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НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ



	

	ТЕР-2001




IV. Приложения

Земляные работы

Приложение 1.1

Распределение грунтов на группы в зависимости от трудности разработки (справочно)
	№

п/п
	Наименование и краткая характеристика грунтов
	Средняя плотность в естественном залегании кг/м3
	Механизированная разработка грунтов
	Разработка грунтов вручную
	Разрыхление мерзлых грунтов
	Нарезка прорезей в мерзлых грунтах буровыми машинами

	
	
	
	Экскаваторами
	Скреперами
	Бульдозерами
	Грейдерами
	Грейдер-элеваторами
	Бурильнокрановыми машинами
	
	
	

	
	
	
	одноковшовыми
	траншейными цепными
	траншейными роторными
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1.
	Алевролиты:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	а) слабые, низкой прочности
	1500
	4
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	4р
	-
	-

	
	б) крепкие, мало прочные
	2200
	5
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	5р
	-
	-

	2.
	Ангидриты
	2900
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	6
	-
	-

	3.
	Аргиллиты:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	а) крепкие, плитчатые, мало прочные
	2000
	5
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	5р
	-
	-

	
	б) массивные, средней прочности
	2200
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	6
	-
	-

	4.
	Бокситы плотные, средней прочности
	2600
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	6
	-
	-

	5.
	Вечномерзлые и мерзлые сезонно-протающие грунты:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	а) растительный слой, торф, заторфованные грунты
	1150
	1
	1м
	1м
	1м
	1м
	1м
	-
	-
	1м
	1м
	1м

	
	б) пески, супеси, суглинки и глины без примеси
	1750
	2
	1м
	1м
	1м
	1м
	1м
	-
	-
	1м
	1м
	1м

	
	в) пески, супеси, суглинки и глины с примесью гравия, гальки, дресвы, щебня в количестве до 20% и валунов до 10%
	1950
	3
	2м
	2м
	2м
	2м
	2м
	-
	-
	2м
	2м
	2м

	
	г) пески, супеси, суглинки и глины с примесью гравия, гальки, дресвы, щебня в количестве более 20% и валунов более 10%, а также гравийно-галечные и щебенисто-дресвяные грунты
	2100
	3
	3м
	3м
	3м
	3м
	3м
	-
	-
	3м
	3м
	3м

	6. 
	Гравийно-галечные грунты (кроме моренных) при размере частиц:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	а) до 80 мм
	1750
	1;

1м
	-
	2;

2м
	2
	2
	3
	-
	-
	2;

2м
	-
	-

	
	б) свыше 80 мм
	1950
	2
	-
	3
	-
	3
	-
	-
	-
	3;

3м
	-
	-

	
	в) свыше 80 мм, с содержанием валунов до 10%
	1950
	3
	-
	-
	-
	3
	-
	-
	-
	3
	-
	 -

	
	г) свыше 80 мм, с содержанием валуном до 30%
	2000
	4
	-
	-
	-
	4
	-
	-
	-
	4
	-
	-

	
	д) свыше 80 мм, с содержанием валуном до 70%
	2300
	5
	-
	-
	-
	4
	-
	-
	-
	5
	-
	-

	
	е) свыше 80 мм, с содержанием валуном более 70%
	2600
	6
	-
	-
	-
	4
	-
	-
	-
	7
	-
	-

	
	ж) цементированная смесь гальки, гравия, мелкозернистого песка и лессовидной супеси
	1900-2200
	4
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	4
	-
	-

	7.
	Гипс
	2200
	5;

3м
	-
	3;

4м
	-
	-
	-
	-
	-
	5р
	-
	-

	8.
	Глина:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	а) мягко- и тугопластичная без примесей
	1800
	2
	3м
	3м
	3м
	3м


	3м
	2
	1
	2


	3м
	2м

	
	б) мягко- и тугопластичная, с примесью щебня, гальки, гравия или строительного мусора до 10%
	1750
	2
	3м
	3м
	3м
	3м


	3м
	-
	1
	2;

3м


	4м


	4м



	
	в) мягко- и тугопластичная с примесью более 10%
	1900
	3
	-
	3
	2
	2
	-
	-
	-
	3;

4м
	-
	-

	
	г) мягкая карбонная
	1950
	3
	-
	3
	2
	3
	3
	3
	2
	3
	4м
	3м

	
	д) твердая карбонная, тяжелая ломовая сланцевая
	1950-2150
	4;

3м
	-
	4;

4м
	-
	3;

4м
	-
	-
	2
	4;

4м
	4м
	3м

	9.
	Грунт растительного слоя:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	а) без корней кустарника и деревьев
	1200
	1
	1;

1м
	1;

1м
	1;

1м
	1;

1м
	1;

1м
	1
	1
	1;

1м
	1м
	1м

	
	б) с корнями кустарника и деревьев
	1200
	1
	2;

2м
	2;

2м
	1;

1м
	2;

2м
	-
	-
	1
	2;

2м
	1м
	1м

	
	в) с примесью щебня, гравия или строительного мусора
	1400
	1
	2;

2м
	2;

2м
	1;

1м
	2;

2м


	-
	-
	-
	2;

2м
	2м
	3м

	10.
	Грунты ледникового происхождения (моренные):
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	а) пески, супеси и суглинки при коэффициенте пористости или показателе консистенции более 0,5 и содержании частиц крупнее 2 мм до 10%
	1600
	1
	-
	-
	-
	1
	-
	-
	-
	1
	-
	-

	
	б) пески, супеси и суглинки при коэффициенте пористости или показателе консистенции до 0,5; глины при показателе консистенции более 0,5 и содержании частиц крупнее 2 мм до 10%
	1800
	2
	-
	-
	-
	2
	-
	-
	-
	2;

2м


	-
	-

	
	в) глины при показателе консистенции до 0,5 и содержании частиц крупнее 2 мм до 10%
	1850
	3
	-
	-
	-
	3
	-
	-
	-
	3;

3м


	-
	-

	
	Пески, супеси, суглинки и глины при коэффициенте пористости или показателе консистенции более 0,5 и содержании частиц

крупнее 2 мм:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	г) до 35%
	1800
	2
	-
	-
	-
	2
	-
	-
	-
	2
	-
	-

	
	д) до 65%
	1900
	3
	-
	-
	-
	3
	-
	-
	-
	3;

4м
	-
	-

	
	е) более 65%
	1950
	-
	-
	-
	-
	3
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Пески, супеси, суглинки и глины при коэффициенте пористости или показателе
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	консистенции до 0,5 и содержании частиц крупнее 2 мм:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ж) до 35 %
	2000
	4
	-
	-
	-
	3
	-
	-
	-
	4;

4м
	-
	-

	
	з) до 65%
	2100
	5
	-
	-
	-
	4
	-
	-
	-
	5
	-
	-

	
	и) более 65%
	2300
	-
	-
	-
	-
	4
	-
	-
	-
	6
	-
	-

	
	к) валунный грунт (содержание частиц крупнее 200 мм более 50%) при любых показателей пористости и консистенции
	2500
	-
	-
	-
	-
	4
	-
	-
	-
	7
	-
	-

	11.
	Диабазы:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	а) сильно выветрившиеся, мало прочные
	2600
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	б) слабо выветрившиеся, прочные
	2700
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	в) незатронутые выветриванием, крепкие, очень прочные
	2800
	-
	-
	-
	-
	
	-
	-
	-
	7
	-
	-

	
	г) незатронутые выветриванием, особо крепкие, очень прочные


	2900
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	12.
	Доломиты:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	а) мягкие, пористые, выветрившиеся, средней прочности
	2700
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	6
	-
	-

	
	б) плотный, прочный
	2800
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	7
	-
	-

	
	в) крепкий, очень прочный
	2900
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	13.
	Дресва в коренном залегании (элювий) 
	2000
	5
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	5р
	-
	-

	14.
	Дресвяной грунт
	1800
	4
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	4р
	-
	-

	15.
	Змеевик (серпентин):
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	а) выветрившийся мало прочный
	2400
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	5
	-
	-

	
	б) средней крепости прочности
	2500
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	6
	-
	-

	
	в) крепкий, прочный
	2600
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	7
	-
	-

	16.
	Известняки:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	а) мягкие, пористые, выветрившиеся, мало прочные
	1200
	5
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	5р
	-
	-

	
	б) мергелистые слабые, средней прочности
	2300
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	6
	-
	-

	
	в) мергелистые плотные, прочные
	2700
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	7
	-
	-

	
	г) крепкие, доломитизированные, прочные
	2900
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	д) плотные окварцованные, очень прочные
	3100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	17.
	Кварциты:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	а) сланцевые, сильно выветрившиеся, средней прочности
	2500
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	7
	-
	-

	
	б) сланцевые, средне выветрившиеся, прочные
	2600
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	в) слабо выветрившиеся, очень прочные
	2700
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	г) не выветрившиеся, очень прочные
	2800
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	д) не выветрившиеся, мелкозернистые, очень прочные
	3000
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	18.
	Конгломераты и брекчии:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	а) слабосцементированные, а также из осадочных пород на глинистом цементе, мало прочные
	1900-2100
	5
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	5
	-
	-

	
	б) из осадочных пород на известковом цементе, средней прочности
	2300
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	6
	-
	-

	
	в) из осадочных пород на кремнистом цементе, прочные
	2600
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	7
	-
	-

	
	г) с галькой из изверженных пород на известковом и кремнистом цементе, очень прочные
	2900
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	19.
	Коренные глубинные породы (граниты, гнейсы, диориты, сиениты, габбро и др.):
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	а) крупнозернистые, выветрившиеся и дресвяные, мало прочные
	2500
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	5
	-
	-

	
	б) среднезернистые, выветрившиеся, средней прочности
	2600
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	6
	-
	-

	
	в) мелкозернистые, выветрившиеся, прочные
	2700
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	7
	-
	-

	
	г) крупнозернистые, не затронутые выветриванием, прочные
	2800
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	д) среднезернистые, не затронутые выветриванием, очень прочные
	2900
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	е) мелкозернистые, не затронутые выветриванием, очень прочные
	3100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	ж) микрозернистые, порфировые, не затронутые выветриванием, очень прочные
	3300
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	20.
	Коренные излившиеся породы (андезиты, базальты, порфириты, трахтиты и др.)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	а) сильно выветрившиеся, средней прочности
	2600
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	7
	-
	-

	
	б) слабо выветрившиеся, прочные
	2700
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	в) со следами выветривания, очень прочные
	2800
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	г) без следов выветривания, очень прочные
	3100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	д) не затронутые выветриванием, микроструктурные, очень прочные
	3300
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


	21.
	Кремень очень прочный
	3300
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	22.
	Лесс:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	а) мягкопластичный
	1600
	1;

2м
	2;

2м
	2;

2м
	1;

2м
	1;

1м
	1;

1м
	1
	1
	1;

1м
	2м
	1м

	
	б) тугопластичный с примесью гравия или гальки
	1800
	1
	2;

2м
	2;

2м
	2;

2м
	1;

1м
	2;

2м
	-
	-
	2;

2м
	2м
	1м

	
	в) твердый
	1800
	4;

2м
	2м
	3;

2м
	2м
	3;

3м
	3м
	-
	-
	3;

2м
	3м
	2м

	
	г) рыхлый и слежавшийся
	1800
	2
	2м
	2м
	2м
	2м
	2м
	-
	-
	2
	2м
	-

	
	д) сцементированный
	1900
	3
	2м
	2м
	2м
	3м
	2м
	-
	-
	3
	2м
	-

	23.
	Мел:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	а) мягкий, низкой прочности
	1550
	4;

3м
	-
	4м
	-
	-
	-
	-
	-
	4р
	-
	-

	 
	б) плотный, малопрочный
	1800
	5
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	 
	5р
	-
	-

	24.
	Мергель:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	а) мягкий, рыхлый, низкой прочности
	1900
	4;

3м
	-
	4м
	-
	-
	-
	-
	-
	4р
	-
	-

	
	б) средний, малопрочный
	2300
	5
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	5р
	-
	-

	
	в) плотный средней прочности
	2500
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	6
	-
	-

	25.
	Мрамор, прочный
	2700
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	7
	-
	-

	26.
	Мусор строительный:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	а) рыхлый и слежавшийся
	1800
	2;

1м
	-
	-
	-
	2;

2м
	-
	-
	-
	2;

2м
	2м
	-

	
	б) сцементированный
	1900
	3;

2м
	-
	-
	-
	3;

3м
	-
	-
	-
	3;

3м
	2м
	-

	27.
	Опока
	1900
	5;

3м
	-
	4м
	-
	-
	-
	-
	-
	5р
	-
	-

	28.
	Пемза
	1100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	5
	-
	-

	29.
	Песок:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	а) без примесей
	1600
	1;

1м
	2;

2м
	2;

2м
	2;

2м
	2;

2м
	2;

2м
	3
	1
	1
	2м


	1м

	
	б) с примесью щебня, гальки, гравия или строительного мусора до 10%
	1600
	1;

1м
	2;

2м
	2;

2м
	2;

2м
	2;

2м
	2;

2м
	3
	1
	1;

1м
	2м
	3м

	
	в) то же, с примесью более 10%
	1700
	1
	-
	2;

2м
	2;

2м
	2;

2м
	2м
	-
	-
	2;

3м
	2м
	3м

	
	г) барханный и дюнный


	1600
	2
	-
	-
	-
	3
	3
	-
	-
	2
	-
	-

	30.
	Песчаник:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	-

	
	а) выветрившийся, малопрочный
	2200
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	5
	-
	-

	
	б) на глинистом цементе средней прочности
	2300
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	6
	-
	-

	
	в) на известковом цементе, прочный
	2500
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	7
	-
	-

	
	г) плотный, на известковом или железистом цементе, прочный
	2600
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	- 

	
	д) на кварцевом цементе,
	2700
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	- 

	
	очень прочный
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	е) кремнистый, очень прочный
	2700
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	- 

	31.
	Ракушечники:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	а) слабо цементированные, низкой прочности
	1200
	3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	4р
	-
	-

	
	б) сцементированные, мало прочные
	1800
	5
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	5р
	-
	-

	32.
	Скальные грунты предварительно разрыхленные (кроме отнесенных к 4 и 5 группам)
	 
	6
	-
	-
	-
	4
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	33.
	Сланцы:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	а) выветрившиеся, низкой прочности
	2000
	5
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	4р
	-
	-

	
	б) слабо выветрившиеся и глинистые
	2600
	5
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	5р
	-
	-

	
	в) средней прочности
	2800
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	6
	-
	-

	
	г) окварцованные, прочные
	2300
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	7
	-
	-

	
	д) песчаные, прочные
	2500
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	- 

	
	е) окремнелые, очень прочные
	2600
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	- 

	
	ж) кремнистые, очень прочные
	2600
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	- 

	34.
	Солончаки и солонцы:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	а) мягкие, пластичные
	1600
	1;

2м
	2;

2м
	2;

2м
	1;

2м
	1;

2м
	1
	1
	1
	2;

2м
	2м


	1м



	
	б) твердые
	1800
	3;

2м
	3м
	3;

3м
	3м
	3;

3м
	3
	-
	2
	4;

4м
	3м
	2м

	35.
	Суглинки:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	а) легкие и лессовидные,

мягкопластичные без примесей
	1700
	1;

2м
	1;

2м
	1;

2м
	1;

2м
	1;

2м
	1;

2м
	1
	1
	1;

2м
	2м
	2м

	
	б) тоже, с примесью гальки, щебня, гравия или строительного мусора до 10% и тугопластичные без примесей
	1700
	1;

2м
	2;

3м
	2;

3м
	1;

3м
	1;

3м
	1;

3м
	-
	1
	1;

3м
	3м
	4м

	
	в) легкие и лессовидные, мягкопластичные с примесью гальки, щебня, гравия, или строительного мусора более 10% тугопластичные с примесью до 10%, а также тяжелые, полутвердые и твердые без примесей и с примесью до 10%
	1750
	2;

3м
	3м


	2;

3м
	2;

3м
	2;

3м
	3м
	-
	-
	2;

3м
	3м
	2м

	
	г) тяжелые, полутвердые и твердые с примесью щебня, гальки, гравия или строительного мусора более 10%
	1950
	3;

3м
	3м
	3;

4м
	3м
	2;

3м
	3м
	-
	-
	3;

4м
	3м
	4м

	36.
	Супеси:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	а) легкие, пластичные без примесей
	1650
	1;

1м
	2;

1м
	2;

1м
	2;

1м
	2;

1м
	2;

1м
	2
	2
	1;

1м
	1м
	1м

	
	б) твердые без примесей, а
	1650
	1;

1м
	2;

2м
	2;

2м
	2;

2м
	2;

2м
	2;

2м
	2
	2
	1
	2м
	3м

	
	также пластичные и твердые с примесью щебня, гальки, гравия или строительного мусора до 10%


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	в) то же, с примесью до 30%
	1800
	1


	2м
	2;

2м
	2;

2м
	2;

2м
	2м
	-
	-
	2;

2м
	2м
	3м

	
	г) то же, с примесью более 30%
	1850
	1;

1м
	2м
	2;

2м
	2;

2м
	2;

2м
	2м
	-
	-
	3;

3м
	2м
	3м

	37.
	Торф:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	а) без древесных корней
	800-1000
	1;

2м
	1;

2м
	1;

2м
	1;

2м
	1;

2м
	1;

2м
	1
	1
	1;

1м
	2м
	1м

	
	б) с древесными корнями толщиной до 30 мм
	850-1050
	1;

2м
	1;

2м
	1;

2м
	2м
	2м
	2м
	-
	1
	2;

2м
	2м
	2м

	
	в) то же, более 30 мм
	900-1200
	2;

2м
	2м
	2м
	2м
	2;

2м
	2м
	-
	-
	2;

2м
	2м
	2м

	38.
	Трепел:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	а) слабый, низкой прочности
	1500
	4;

3м
	-
	4м
	-
	-
	-
	-
	-
	4р
	-
	-

	
	б) плотный, малопрочный
	1770
	5
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	5р
	-
	-

	39.
	Туф
	1100
	5
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	5
	-
	-

	40.
	Черноземы и каштановые грунты:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	а) мягкие, пластичные
	1300
	1;

2м
	1;

2м
	1;

2м
	1;

2м
	1;

2м
	1;

2м
	2
	1
	1;

1м
	2м
	2м

	
	б) то же, с корнями кустарника и деревьев
	1300
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	2
	1
	2;

2м
	 
	 

	
	в) твердые 
	1200
	2
	2;

2м
	2;

2м
	2;

2м
	2;

2м
	3;

2м
	3
	2
	3;

3м
	2м
	2м

	41.
	Щебень:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	а) при размере частиц до 40 мм
	1750
	2
	-
	-
	-
	3
	-
	-
	-
	2
	-
	-

	
	б) при размере частиц до 150 мм
	1950
	2
	-
	-
	-
	3
	-
	-
	-
	3
	-
	-

	42.
	Шлаки:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	а) котельные, рыхлые
	700
	1;

1м
	1
	1;

1м
	-
	1
	-
	-
	-
	1;

1м
	-
	-

	
	б) котельные, слежавшиеся
	700
	1
	1
	1
	-
	1
	-
	-
	-
	2;

2м
	-
	-

	
	в) металлургические выветрившиеся
	-
	2;

1м
	2
	2;

1м
	-
	1
	-
	-
	-
	3;

3м
	-
	-

	
	г) металлургические невыветрившиеся
	1500
	3;

2м
	-
	2м
	-
	3
	-
	-
	-
	4;

4м
	-
	-


Примечания:
1. Грунты:

4р - 5р группы – разборно-скальные;

1м - 4м вечномерзлые и сезонномерзлые;

2. Скальные породы 6 - 11 группы по буримости отнесены к скальным, предварительно разрыхленным грунтам 6 группы по трудности разработки для одноковшовых экскаваторов;

3. Скальные грунты 5 группы по буримости после разрыхления нормируются для одноковшовых экскаваторов по 5 группе;

4. Для бульдозеров к 4 группе отнесены все предварительно разрыхленные скальные породы.
5. Коэффициент пористости, принимаемый по породе вместе с заполнителем, определяется для грунтов с песчаным и супесчаным заполнителем; показатель текучести, принимаемый по заполнителю, определяется для грунтов с глинистым и суглинистым заполнителем.

6. Грунты, указанные в п.п.10 ж, з, подлежат предварительному разрыхлению при коэффициенте пористости до 0,5 или при показателе текучести, равном или менее 0. После предварительного разрыхления эти грунты классифицируются на одну группу ниже, кроме грунтов в п.10 з. Грунты, указанные в п.п.10 и-к, классифицируются как скальные грунты, требующие предварительного рыхления, и нормируются в соответствии с п.32 приложения 1.

Приложение 1.2

Коэффициенты к расценкам на перевозку грунта автотранспортом

	Число поездов в сутки
	Коэффициенты к расценкам на перевозку грунта автотранспортом

	
	с пересечением железнодорожных путей на переездах
	при сооружении земляного полотна в условиях движения поездов по соседнему пути

	
	1
	2

	1. от 14 до 36
	1,04
	1,01

	2. от 37 до 72
	1,07
	1,05

	3. от 73 до 112
	1,14
	1,07

	4. от 113 до 140
	1,18
	1,1

	5. свыше 140
	1,21
	1,14


Приложение 1.3

Распределение грунтов по группам при разработке их гидромониторами (справочно)

	Группа грунта
	Расход воды в м3 на разработку и транспортирование 1 м3 грунта
	Наименование грунтов
	Количество частиц грунта по массе, %, в зависимости от их размера, мм

	
	
	
	глинистых менее 0,005
	пылеватых

0,005-0,05
	песчаных
	гравийных 2-40
	галечных 40-60

	
	
	
	
	
	мелких 0,05-0,25
	средних 0,25-0,5
	крупных 0,5-2
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	4,5
	грунты предварительно разрыхленные, не слежавшиеся
	до 40
	не регламентируются
	до 50
	-
	-

	2
	5,4
	пески мелкие
	до 3
	до 15
	более 50
	до 50
	до 1
	-

	 
	 
	пески пылеватые
	до 3
	не регламентируются
	 
	 
	 

	 
	 
	супеси (частиц менее 0,005 мм до 6%)
	3-6
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	лесс высокопористый (коэффициент пористости больше 0,8)
	до 8
	до 70
	не регламентируются
	 
	 

	 
	 
	торф сильно разложившийся
	не регламентируется
	-
	-
	-

	3
	6,3
	пески средней крупности
	до 3
	не регламентируются
	более 50
	 
	 
	 

	 
	 
	супеси (частиц менее 0,005 мм до 10%)
	6-10
	не регламентируются
	до 50
	до 5
	до 1

	
	
	суглинки (частиц
	
	
	
	
	

	 
	 
	менее 0,005 мм до 15%)
	до 15
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	лесс низкопористый (коэффициент пористости меньше 0,8)
	до 15
	до 70
	не регламентируются
	 
	 
	 

	4
	8,1
	пески крупные
	до 3
	не регламентируются
	свыше 50
	5-15
	до 1

	    
	 
	супеси (частиц менее 0,005 мм до 15%)
	6-15
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	суглинки (частиц менее 0,005 мм до 30%)
	15-30
	не регламентируются
	до 10
	 

	 
	 
	глины (частиц менее 0,005 мм до 40%)
	до 40 
	 
	 
	 

	5
	10,8
	пески гравелистые
	до 5
	не регламентируются
	до 25

	 
	 
	глины (частиц менее 0,005 мм до 50%)
	40-50
	 
	до 15

	6
	12,6
	пески гравелистые
	до 5
	не регламентируются
	до 40

	 
	 
	глины (частиц менее 0,005 мм до 60%)
	50-60
	 
	до 15


Примечания:

1. По группе 1 нормируются предварительно разрыхленные грунты, предусмотренные настоящим приложением, кроме грунтов с содержанием гравия более 1% и глины 6 группы. Грунты с содержанием гравия и гальки более 1% и глины 6 группы, предварительно разрыхленные, относятся к ближайшей, низшей по трудности разработки, группе: например, предварительно разрыхленные грунты 5 группы относятся к 4 группе.

2. При разработке грунта в карьерах и полезных выемках группа грунта определяется по среднему гранулометрическому составу всего карьера. Разработку грунта в карьерах и полезных выемках (каналы, котлованы и т.д.), имеющих участки с грунтами различных групп, следует нормировать для каждого участка отдельно. Наличие глинистых прослоек толщиной до 0,2 м и вскрыши суммарной мощностью до 10% высоты забоя при определении среднего гранулометрического состава в карьерах и полезных выемках не учитывается. Наличие этих прослоек и вскрыши надлежит учитывать при определении размера потерь при намыве грунта в сооружении или штабели.

3. В случаях, когда проектом предусмотрена послойная (уступами) разработка, группа грунтов учитывается для каждого слоя однородного грунта отдельно. Снижение группы грунтов при неоднократной переработке производится один раз.

4. При разработке грунтов 2 и 3 групп, в ранее намытых резервах или сооружениях, группу грунтов следует относить к ближайшей низшей.

Приложение 1.4

Распределение грунтов по группам при разработке их землесосными снарядами (справочно)

	Группа грунта
	Расход воды в м3 на разработку и транспор-тирование 1 м3 грунта
	Наименование грунтов
	Количество частиц грунтов по массе, % при размере частиц, мм

	
	
	
	глинистых менее 0,005
	пылеватых

0,005-0,05
	Песчаных
	2-20
	2-40
	2-60
	2-20
	2-60
	2-80
	2-20
	2-60
	2-120

	
	
	
	
	
	мелких 0,05-0,25
	средних 0,25-0,5
	крупных 0,5-2
	гравийно-галечных фракций в зависимости от производительности землесосных снарядов (по пульпе), м3/ч

	
	
	
	
	
	
	
	
	до 1000
	до 2000
	более 2000

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	1
	6,5
	пески мелкие
	до 3
	до 15
	свыше 50
	до 50
	до 15
	3
	2
	1
	4
	2
	1
	5
	3
	1

	
	
	пески средней крупности
	
	
	до 50
	свыше 50
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	пески пылеватые
	
	до 20
	не регламентируются
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	илы с коэффициентом пористости более 1,5 и илы суглинистые с коэффициентом пористости менее 1,5 находящиеся в жидкотекущем состоянии
	
	не регламентируются
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	8,5
	пески средней крупности, пески крупные и гравелистые
	до 3
	до 15
	до 50
	до 50
	более 15
	6
	5
	3
	8
	6
	3
	10
	7
	5

	
	
	пески пылеватые
	
	20-50
	не регламентируются
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	супеси (частиц менее 0,005 мм до 6%)
	3-6
	до 50
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	11
	пески средней крупности
	до 3
	не регламентируются
	12
	10
	8
	12
	11
	10
	15
	12
	10

	
	
	супеси частиц 0,005 мм до 10%
	6-10
	до 50
	не регламентируются
	8
	6
	5
	10
	8
	6
	12
	10
	8

	4
	14
	пески гравелистые
	до 3
	не регламентируются
	25
	22
	20
	30
	25
	20
	30
	27
	25

	
	
	суглинки (частиц менее 0,005 мм до 15%)
	10-15
	
	12
	8
	6
	14
	10
	8
	15
	12
	10

	5
	18
	гравийный
	до 5
	не регламентируются
	35
	30
	25
	35
	30
	25
	40
	35
	30

	
	
	суглинки (частиц менее 0,005 мм до 20%)
	15-20
	
	15
	12
	10
	15
	12
	10
	20
	15
	12

	6
	22
	гравийный
	до 5
	не регламентируются
	45
	40
	35
	45
	40
	35
	50
	45
	40

	
	
	суглинки (частиц менее 0,005 мм до 30%)
	20-30
	
	15
	12
	10
	15
	12
	10
	20
	15
	10

	
	
	глины (частиц менее 0,005 мм до 40%)
	до 40
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	26
	галечниковые
	-
	не регламентируются
	-
	-
	-
	60
	55
	50
	65
	60
	50

	8
	30
	галечниковые
	-
	не регламентируются
	-
	-
	-
	90
	85
	80
	95
	90
	80


Примечания:

1. При разработке карьера группа грунтов определяется по среднему гранулометрическому составу всего карьера, разработку грунтов в полезных выемках (канавы, котлованы и т.д.), имеющих участки с грунтами различных групп, следует нормировать для каждого участка отдельно. Наличие глинистых прослоек при определении среднего гранулометрического состава (в карьерах и полезных выемках) не учитывается.

2. В случаях, когда проектом предусмотрена послойная разработка, группа грунтов устанавливается для каждого слоя однородного грунта отдельно.

3. При разработке грунтов 2-3 групп, в ранее намытых резервах или сооружениях, группу грунтов следует относить к ближайшей низшей. 

4. Песчаные грунты 1, 2 и 3 групп с прослойками связных грунтов толщиной 0,2-0,6 м общей мощностью от 10 до 20% или вскрышные грунты, если в проекте обоснована разработка грунтов в забое без предварительной уборки вскрыши, мощностью более 10% высоты забоя суммарной мощности прослоек и вскрыши до 20% высоты забоя, относятся соответственно ко 2, 3 и 4 группам. Отнесение грунтов к более высоким группам распространяется только на площадь карьера или выемки, занятую прослойками или вскрышей. Наличие прослоек и вскрыши независимо от их мощности надлежит учитывать при определении размера потерь грунта при намыве сооружений и штабелей.

5. Группы грунтов, не предусмотренных табл. 1-4 следует устанавливать на основании проектных данных по материалам геологических изысканий или аналогам.

6. Разработку грунтов 1-6 группы, в районах распространения мерзлоты или содержащих цементирующие добавки, установленные материалами геодезической разведки, следует относить на одну группу выше.
Приложение 1.5

Таблица расхода электроэнергии, учтенной в расценках

	Номер расценки
	Расход электроэнергии, кВтч

	01-144-01
	3410

	01-144-02
	4260

	01-144-03
	4750

	01-144-04
	3590

	01-144-05
	3590

	01-145-03
	2490

	01-145-04
	2520

	01-145-05
	3200

	01-145-06
	4010

	01-145-07
	4440

	01-145-08
	3900

	01-145-09
	5280

	01-146-01
	2200

	01-146-02
	2470

	01-146-03
	3200

	01-146-04
	3480

	01-146-05
	3680

	01-146-06
	3050

	01-146-07
	3410

	01-146-08
	3630

	01-147-01
	1170

	01-147-02
	1360

	01-147-03
	1690

	01-147-04
	1860

	01-147-05
	1610

	01-147-06
	1820


Приложение 1.6

Нормативный срок службы труб

	Группа грунтов
	Наименование грунта
	Трубы тонкостенные
	Трубы толстостенные

	
	
	срок службы, год
	ежегодный износ, %
	ежегодные отчисления на ремонты %
	срок службы, год
	ежегодный износ, %
	ежегодные отчисления на ремонты %

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	—
	вода чистая и оборотная
	10
	9,6
	3
	15
	6,4
	1

	все группы
	глина, суглинок, супесь (частиц 2-0,05 мм менее 20%)
	8
	12
	4
	12
	7
	2

	1
	пески от пылеватых до крупных (частиц крупнее 2 мм до 5%)
	6
	16
	5
	10
	9,6
	3

	2
	пески гравелистые (частиц крупнее 2 мм до 10%)
	5
	19,2
	6
	9
	10,7
	4

	3
	пески гравелистые (частиц крупнее 2 мм до 20%)
	4
	24
	7
	8
	12
	5

	4
	пески гравелистые (частиц крупнее 2 мм до 30%)
	3,5
	27,4
	8
	7
	13,7
	6

	5
	пески гравелистые (частиц крупнее 2 мм до 40%)
	3
	32
	9
	6
	16
	7

	6
	пески гравелистые (частиц крупнее 2 мм до 50%)
	2,5
	38,4
	10
	5
	19,2
	8

	7
	гравийный грунт (частиц крупнее 2 мм до 60%)
	-
	-
	-
	2
	48
	9

	8
	гравийный грунт (частиц крупнее 2 мм до 90%)
	-
	-
	-
	1
	96
	10


Приложение 1.7

Показатели, характеризующие густоту мелколесья и кустарника

	Характеристика густоты
	На 1 га, шт.

	
	стволов (при срезке кусторезом)
	кустов при корчевке корчевателем

	1. Редкий
	до 3000
	до 900

	2. Средний
	3001-10000
	901-1250

	3. Густой
	Более 10000
	1251-2200


Приложение 1.8

Объем древесины, полученный с 1 га леса различной густоты и крупности

	Характеристика леса
	Примерный выход древесины с 1 га, плотные м3

	По крупности
	Диаметр в см:
	По густоте
	По числу
	Всего
	В том числе:

	
	ствола*
	пня
	
	деревьев на 1 га
	
	деловой
	дровяной

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1. Крупный
	Более 32
	Более 34
	Густой
	300
	190
	160
	30

	
	
	
	Средней густоты
	190
	140
	120
	20

	
	
	
	Редкий
	70
	90
	80
	10

	2. Средней крупности
	До 32
	До 34
	Густой
	530
	180
	155
	25

	
	
	
	Средней густоты
	350
	130
	110
	20

	
	
	
	Редкий
	170
	80
	70
	10

	3. Мелкий
	До 24
	До 26
	Густой
	960
	170
	145
	25

	
	
	
	Средней густоты
	600
	120
	100
	20

	
	
	
	Редкий
	420
	70
	60
	10

	4. Очень мелкий
	До 16
	До 18
	Густой
	1550
	150
	130
	20

	
	
	
	Средней густоты
	1000
	100
	85
	15

	
	
	
	Редкий
	570
	50
	43
	7

	5. Тонкомерный
	До 11
	До 12
	Густой
	4090
	60
	52
	8

	(подлесок)
	
	
	Средней густоты
	3260
	45
	38
	7

	
	
	
	Редкий
	2400
	30
	26
	4


* Диаметры стволов деревьев измеряются на высоте 1,3 м от поверхности земли.
Приложение 1.9

Группы грунтов и способы погружения иглофильтров

	Группа грунтов
	Наименование грунтов
	Способ погружения иглофильтра

	2
	Пески крупнозернистые
	Гидравлическое погружение иглофильтра без устройства песчано-гравийной обсыпки

	3
	Пески гравелистые
	Гидравлическое погружение иглофильтра с применением сжатого воздуха без устройства песчано-гравийной обсыпки

	4
	Пески тонкозернистые и супеси
	Гидравлическое погружение обсадных труб, установка в трубах иглофильтров с устройством песчано-гравийной обсыпки

	5
	Глинистые
	Погружение иглофильтра в предварительно пробуренную скважину с устройством песчано-гравийной обсыпки


Приложение 1.10

Глубина выемки и крутизна откоса (отношение его высоты к заложению) 

	Виды грунтов
	Крутизна откоса (отношение его высоты к заложению) при глубине выемки, м, не более

	
	1,5
	3
	5 

	Насыпные неуплотненные
	1 : 0,67 
	1:1 
	1 : 1,25 

	Песчаные и гравийные
	1 : 0,5 
	1:1 
	1:1 

	Супесь 
	1 : 0,25 
	1 : 0,67 
	1 : 0,85 

	Суглинок 
	1:0 
	1 : 0,5 
	1 : 0,75 

	Глина 
	1:0 
	1 : 0,25 
	1 : 0,5 

	Лессы и лессовидные 
	1:0 
	1 : 0,5 
	1 : 0,5 


Примечания:

1. При напластовании различных видов грунта крутизну откосов для всех пластов надлежит назначать по наиболее слабому виду грунта.

2. Крутизна откосов выемок глубиной более 5 м во всех случаях и глубиной менее 5 м при гидрогеологических условиях и видах грунтов, не предусмотренных п. 2.1 и приложением 1-10, должна устанавливаться проектом.

3. При невозможности применения инвентарных креплений стенок котлованов или траншей следует применять крепления, изготовленные по индивидуальным проектам, утвержденным в установленном порядке.

Приложение 1.11

Коэффициенты к профильному объему насыпи

	Наименование работ
	Коэффициенты к профильному объему насыпи

	
	при типе болота

	
	1
	2
	3

	1. Отсыпка подводной и надводной части насыпи на болотах протяженностью до 1 км
	1,02
	1,06
	1,1

	2. То же, на болотах, протяженностью свыше 1 км
	1,13
	1,14
	1,19


Примечание:

Коэффициенты определены с учетом объема грунта, расположенного ниже плоскости, возвышающейся над поверхностью болота 1 типа на 0,5 м, болота 2 и 3 типа – на 0,8 м.

Приложение 1.12

Коэффициенты к сметным нормам, учитывающие условия применения ТЕР части 1

	Условия применения
	Номер таблиц (ТЕР)
	Коэффициенты

	
	
	к затратам труда и к оплате труда рабочих-строителей
	к стоимости эксплуатации машин

	1
	2
	3
	4

	Разработка грунта экскаваторами и бульдозерами при работе:
	
	
	

	на гидроэнергетическом строительстве
	
	
	

	3.1.
	01-002÷01-004,

01-031 (1-4,9-12),

01-034 (1-3, 7-9)
	-
	1

	3.2.
	01-012÷01-014
	-
	1

	3.3.
	01-016, 01-030 (5-8, 13-16),

01-033 (4-6, 10-12), 01-036 (2)
	-
	1

	3.4.
	01-030 (1-4, 9-12),

01-033 (1-3, 7-9),

01-036 (1)
	-
	0,95

	3.5.
	01-031 (5-8, 13-16), 

01-034 (4-6, 10-12)
	-
	0,94

	3.6.
	01-032 (1-4, 9-12), 

01-035 (1-3, 7-9),

01-036 (3)
	-
	0,94

	3.7.
	01-032 (5-8, 13-16), 

01-035 (4-6, 10-12), 

01-036 (4)
	-
	1

	на сооружении магистральных трубопроводов
	 
	 
	 

	3.8.
	01-002 (13-18), 03-001 (7-9)
	-
	1,2

	3.9.
	01-003 (1-6), 03-002 (1-3)
	-
	1,06

	3.10.
	01-003 (7-12), 03-001 (4-6)
	-
	1,06

	3.11.
	01-003 (13-18), 03-002 (7-9)
	-
	1,05

	3.12.
	01-012 (13-18), 03-011 (7-9)
	-
	1,18

	3.13.
	01-013 (1-6), 03-012 (1-3)
	-
	1,06

	3.14.
	01-013 (7-12), 03-012 (4-6)
	-
	1,06

	3.15.
	01-013 (13-18), 03-012 (7-9)
	-
	1,06

	3.16.
	01-031 (1-4, 9-12),

01-034 (1-3, 7-9),

 03-029 (1-3, 7-9), 

03-032 (1-3, 7-9)
	-
	1

	3.17.
	01-030 (1-4, 9-12),

01-033 (1-3, 7-9),

01-036 (1), 03-028 (1-3, 7-9),

 03-031 (1-3, 7-9), 03-034 (1)
	-
	1

	3.18.
	01-031 (5-8, 13-16),

 01-034 (4-6, 10-12), 

03-029 (4-6, 10-12), 

03-032 (4-6, 10-12)
	-
	1

	3.19.
	01-032 (1-4, 9-12),

 01-035 (1-3, 7-9),

01-036 (3), 03-030 (1-3, 7-9),

 03-033 (1-3, 7-9), 03-034 (3)
	-
	1

	на водохозяйственном строительстве
	
	
	

	3.20.
	01-002 (13-18), 01-012 (13-18), 
	-
	1,03

	3.21.
	01-003 (1-6)
	-
	1,06

	3.22.
	01-003 (7-12)
	-
	1,06

	3.23.
	01-003 (13-18)
	-
	1,06

	3.24.
	01-004 (1-3)
	-
	0,97

	3.25.
	01-004 (4-6), 01-014 (4-6)
	-
	1,05

	3.26.
	01-013 (1-6)
	-
	1,06

	3.27.
	01-013 (7-12)
	-
	1,06

	3.28.
	01-013 (13-18)
	-
	0,95

	3.29.
	01-014 (1-3)
	-
	0,99

	3.30.
	01-016, 01-030
	-
	1,06

	3.31.
	01-031 (1-4, 9-12)
	-
	1,06

	3.32.
	01-031 (5-8, 13-18)
	-
	1,06

	3.33. Разработка грунта экскаваторами с грейферным ковшом в грунтах 1 группы
	01-002 (7, 13), 01-003 (1, 7, 13),

01-004 (1), 01-012 (7, 13),

01-013 (1, 7, 13), 01-014 (1),

03-001 (4, 7), 03-002 (1, 4, 7), 

03-003 (1), 03-011 (4, 7), 

03-012 (1, 4, 7), 03-013 (1)
	1,25
	1,25

	3.34. То же, в грунтах 2 группы
	01-002 (8, 14), 01-003 (2, 8, 14), 

01-004 (2), 01-012 (8, 14),

 01-013 (2, 8, 14), 01-014 (2), 

03-001 (5, 8), 03-002 (2, 5, 8), 

03-003 (2), 03-011 (5, 8), 

03-012 (2, 5, 8), 03-013 (2)
	1,45
	1,45

	3.35. Устройство траншей под многонитиевые трубопроводы с полками для прокладки коммуникаций на разных горизонтах
	01-003, 01-004, 01-006, 01-013,

 01-014, 01-022,

01-058, 01-059, 03-002, 03-003,

 03-012, 01-013, 03-056, 03-057
	1,2
	1,2

	3.36. Устройство траншей прямоугольного сечения
	01-003, 01-004, 01-006, 01-013,

 01-014, 01-022,

01-058, 01-059, 03-002, 03-003,

 03-012, 03-013, 03-056, 03-057
	1,25
	1,25

	3.37. Разработка грунта экскаваторами в котлованах:
	
	
	

	- при объеме котлована до 300 м3 или при площади котлована до 100 м2;

- при объеме котлована до 3000 м3 в случае, если одновременно в пределах разрабатываемого котлована производятся работы по устройству фундаментов, внутренних коммуникаций и прочие строительно-монтажные работы;

- при глубине котлована до 3 м независимо от объема котлована или его площади
	03-002, 03-003, 03-012, 01-013

01-006÷01-008, 01-018÷01-020, 03-002, 03-003, 03-012, 01-013

01-006÷01-008, 01-018÷01-021, 03-002, 03-003, 03-012, 01-013
	1,2

1,2

1,2
	1,2

1,2

1,2

	Разработка траншей траншейными роторными экскаваторами глубиной:
	
	
	

	3.38. св.1,4 до 2,2 м
	01-005 (1-4)
	-
	0,87

	3.39. св.1,3 до 1,8 м
	01-005 (5-8)
	-
	0,92

	3.40. св.1,4 до 2 м
	01-005 (9-16)
	-
	0,88

	3.41. св.2,2 до 3 м
	01-005 (1-4)
	-
	0,75

	3.42. св.1,8 до 2,2 м
	01-005 (5-8)
	-
	0,77

	3.43. св.2 до 2,5 м
	01-005 (9-16)
	-
	0,77

	3.44. Разработка грунта экскаваторами
	01-011 (1-6)
	0,81
	0,81

	с прямой лопатой в отвал (затраты бульдозеров и расход щебня из норм исключаются).
	
	
	

	3.45. То же
	01-011 (7-18)
	0,81
	0,81

	3.46. Разработка вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов (кроме грунтов 5-6 группы)
	01-001÷01-004, 01-011÷01-014,

01-042÷01-044, 01-049,

01-006÷01-010, 01-018÷01-022
	1,1
	1,1

	3.47. То же, многоковшовых и дреноукладчиков
	01-005, 01-131÷01-135
	1,25
	1,25

	3.48. Разработка грунтов экскаваторами одноковшовыми и многоковшовыми при работе в забоях с мокрой глинистой подошвой, с передвижкой экскаваторов по щитам, автосамосвалов по сланям
	01-001÷01-005, 01-011÷01-014,

01-042÷01-044, 01-049,

01-006÷01-008, 01-010,

01-018÷01-021


	1,2
	1,2

	3.49. То же, в забоях с мокрой подошвой из прочих грунтов
	01-001÷01-005, 01-011÷01-014,

01-042÷01-044, 01-049,

01-006÷01-008, 01-010,

01-018÷01-021
	1,1
	1,1

	3.50. Разработка вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, с одновременным применением щитов под экскаваторы и сланей под автосамосвалы при глинистой подошве
	01-001÷01-005, 01-011÷01-014,

01-042÷01-044, 01-049,

01-006÷01-008, 01-010,

01-018÷01-021
	1,32
	1,32

	3.51. То же, при подошве из прочих грунтов
	01-001÷01-005, 01-011÷01-014,

01-042÷01-044, 01-049,

01-006÷01-008, 01-010,

01-018÷01-021
	1,21
	1,21

	3.52. Разработка вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья ковшей или на катки и ленту транспортера многоковшовых экскаваторов, с одновременным применением щитов под экскаваторы при глинистых грунтах
	01-005, 01-131÷01-135
	1,5
	1,5

	3.53. То же, при прочих грунтах
	01-005, 01-131÷01-135
	1,38
	1,38

	Примечание: для обеспечения передвижения экскаваторов и автосамосвалов в забоях с мокрой подошвой, помимо коэффициентов, приведенных в п.п. 48-53 настоящей таблицы, следует дополнительно учитывать по табл. 01-017 затраты на устройство и содержание щитов и сланей.
	
	
	

	3.54. Разработка грунтов одноковшовыми экскаваторами из-под воды при глубине воды от 0,2 до 0,5 м
	01-002÷01-004,

01-006÷01-010
	1,1
	1,1

	3.55. То же, при глубине воды до 2 м
	01-002÷01-004,

 01-006÷01-010
	1,25
	1,25

	3.56. То же, при глубине воды до 4 м
	01-002÷01-004,

01-006÷01-010
	1,4
	1,4

	3.57. То же, при глубине воды более 4 м
	01-002÷01-004,

01-006÷01-010
	1,7
	1,7

	Примечание: при разработке грунта из-под воды коэффициенты, приведенные в п.п. 46,50,51 настоящей таблицы, не должны применяться.
	
	
	

	3.58. Разработка грунта экскаваторами с грейферным ковшом из-под воды в грунтах 1 группы при глубине воды от 0,2 до 0,5 м
	01-002 (7, 13), 01-003 (1, 7, 13),

01-004 (1), 01-012 (7, 13),

01-013 (1, 7, 13), 01-014 (1)
	1,38
	1,38

	3.59. То же, при глубине воды до 2 м
	01-002 (7, 13), 01-003 (1, 7, 13), 

01-004 (1), 01-012 (7, 13),

01-013 (1, 7, 13), 01-014 (1)
	1,56
	1,56

	3.60. То же, при глубине воды до 4 м
	01-002 (7, 13), 01-003 (1, 7, 13),

01-004 (1), 01-012 (7, 13),

01-013 (1, 7, 13), 01-014 (1)
	1,75
	1,75

	3.61. То же, при глубине воды более 4 м
	01-002 (7, 13), 01-003 (1, 7, 13),

01-004 (1), 01-012 (7, 13), 

01-013 (1, 7, 13), 01-014 (1)
	2,12
	2,12

	3.62. Разработка грунта экскаваторами с грейферным ковшом из-под воды, в грунтах 2 группы при глубине воды от 0,2 до 0,5 м
	01-002 (8, 14), 01-003 (2, 8, 14),

01-004 (2), 01-012 (8, 14),

01-013 (2, 8, 14), 01-014 (2)
	1,6
	1,6

	3.63. То же, при глубине воды до 2 м
	01-002 (8, 14), 01-003 (2, 8, 14),

 01-004 (2), 01-012 (8, 14),

01-013 (2, 8, 14), 01-014 (2)
	1,81
	1,81

	3.64. То же, при глубине воды до 4 м
	01-002 (8, 14), 01-003 (2, 8, 14), 

01-004 (2), 01-012 (8, 14),

01-013 (2, 8, 14), 01-014 (2)
	2,03
	2,03

	3.65. То же, при глубине воды более 4 м
	01-002 (8, 14), 01-003 (2, 8, 14),

01-004 (2), 01-012 (8, 14),

 01-013 (2, 8, 14), 01-014 (2)
	2,46
	2,46

	3.66. Разработка одноковшовыми экскаваторами объема грунта, находящегося на расстоянии до 2 м от поверхности коммуникаций или мешающих предметов, а также объема грунта, находящегося от мешающего наземного предмета (деревьев, столбов и т.д.) в пределах вылета стрелы экскаватора
	01-003, 01-004, 01-013,01-014,

 01-006÷01-010, 01-018÷01-022


	1,2
	1,2

	3.67. Разработка предварительно разрыхленных вечномерзлых грунтов 1 группы одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 2,5; 1,6; 1,25; 1; 0,65 м3 при работе в отвал
	01-002 (2, 8, 14), 01-003 (2, 8),      01-008 (2), 01-009 (2, 8), 

01-010 (2, 8, 14, 20, 26),

01-058 (2), 01-059(2), 01-060 (2),

01-061 (2), 01-062 (2), 01-063 (2),

01-064 (2), 01-065 (2), 01-066 (2),

 01-067 (2)
	1,15
	1,15

	3.68. То же, 2 группы
	01-002 (3, 9, 15), 01-003 (3, 9), 01-008 (3, 9), 01-009 (3, 9), 

01-010 (3, 9, 15, 21, 27),

01-058 (3), 01-059(3), 01-060 (3),

01-061 (3), 01-062 (3), 01-063 (3),

 01-064 (3),01-065 (3), 01-066 (3), 

01-067 (3)
	1,2
	1,2

	3.69. То же, 3 группы
	01-002 (4, 10, 16), 01-003 (4, 10),

01-008 (4, 10), 01-009 (4, 10),

01-010 (4, 10, 16, 22, 28),

01-058 (4), 01-059(4), 01-060 (4),

01-061 (4), 01-062 (4), 01-063 (4),

01-064 (4), 01-065 (4), 01-066 (4),

01-067 (4)
	1,3
	1,3

	3.70. Разработка предварительно разрыхленных вечномерзлых грунтов 1 группы экскаваторами с ковшом вместимостью 2,5; 1,6; 1,25; 1; 0,65 м3 с погрузкой на автосамосвалы
	01-012 (2, 8, 14, 20, 26, 32), 

01-013 (2, 8, 20, 26), 

01-020 (2), 01-021 (2, 8), 

01-022 (2, 8)
	1,2
	1,2

	3.71. То же, 2 группы
	01-012 (3, 9, 15, 21, 27, 33),

 01-013 (3, 9,  21, 27), 

01-020 (3), 01-021 (3, 9), 

01-022 (3, 9)
	1,3
	1,3

	3.72. То же, 3 группы
	01-012 (4, 10, 16, 22, 28, 34), 

01-013 (4, 10, 22, 28),

01-020 (4), 01-021 (4, 10), 

01-022 (4, 10)
	1,4
	1,4

	3.73. Разработка скреперами прицепными и самоходными сухих сыпучих (барханных и дюнных) песков и сухих пылеватых лессовидных суглинков
	01-023 (2, 4, 6, 8, 10, 12),
01-024 (2, 4, 6, 8, 10, 12)
	0,6
	1,12

	3.74. То же 
	01-023 (14, 16, 18, 20, 22, 24)
	0, 6
	1,33

	3.75. Разработка грунта бульдозерами и скреперами, а также планировка орошаемых площадей и рисовых чеков с устройством валиков в сыпучих, или вязких, переувлажненных грунтах
	01-023, 01-024, 

01-030÷01-032, 

01-046, 01-086
	1,15
	1,15

	3.76. При перемещении бульдозерами ранее разработанных разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков
	01-030 (1-3, 5-7), 

01-031 (1-3, 5-7), 

01-032 (1-3, 5-7),

01-086 (1-3, 5-7)
	-
	0,85

	3.77. Перемещение грунта бульдозерами по пути с подъемом от 10 до 20 %
	01-030÷01-032, 01-086
	-
	1,2

	3.78. То же, при подъемах св. 20 %
	01-030÷01-032, 01-086
	-
	1,4

	3.79. Засыпка траншей и котлованов бульдозером ранее разрыхленными вечномерзлыми грунтами 1 м, 2 м, 3 м групп, с перемещением до 5 м и на каждые последующие 5 м
	01-033 (3, 6, 9, 12),

01-034 (3, 6, 9, 12),
01-035 (3, 6, 9, 12),

01-087 (3, 6, 9, 12)
	-
	1,1

	3.80. Окончательная планировка поверхности бульдозерами по нивелировочным отметкам
	01-036 (1) 

03-034 (1)
	-
	1,34

	3.81. То же
	01-036 (2, 3),  03-034 (2, 3)
	-
	1,48

	3.82. То же
	01-036 (4), 01-088 (1, 2)

03-034 (4), 03-072 (1, 2)
	-
	1,55

	Уширение выемок и отсыпка насыпей под вторые главные пути или дополнительные пути на раздельных пунктах железных дорог в условиях движения поездов по соседнему пути, при числе поездов в сутки:
	 
	 
	 

	3.83. от 14 до 36
	01-042÷01-044, 01-047, 01-049,

02-021,
02-027, 02-029, 02-04(2), 02-062
	1,01
	1,01

	3.84. от 37 до 72
	01-042÷01-044, 01-047, 01-049, 

02-021,
02-027, 02-029, 02-04(2), 02-062
	1,05
	1,05

	3.85. от 73 до 112
	01-042÷01-044, 01-047, 01-049,

02-021,
02-027, 02-029, 02-04(2), 02-062
	1,07
	1,07

	3.86. от 113 до 140
	01-042÷01-044, 01-047, 01-049,

02-021,
02-027, 02-029, 02-04(2), 02-062
	1,1
	1,1

	3.87. более 140
	01-042÷01-044, 01-047,

01-049, 02-021,
02-027, 02-029, 02-04(2), 02-062
	1,14
	1,14

	Транспортирование грунтов по железной дороге широкой колеи с использованием или пересечением главных, а также станционных путей при числе поездов в сутки:
	 
	 
	 

	3.88. от 14 до 36
	01-043
	1,15
	1,15

	3.89. от 37 до 72
	01-043
	1,35
	1,35

	3.90. от 73 до 112
	01-043
	1,5
	1,5

	3.91. от 113 до 140
	01-043
	1,7
	1,7

	3.92. более 140
	01-043
	2
	2

	3.93. Обратная засыпка грунта в траншеи при работе экскаваторов со сланей на заболоченных и обводненных участках
	01-078
	0,85
	-

	3.94. Разработка траншей на полках при продольном уклоне более 15 град.
	01-081, 03-066
	1,05
	1,1

	3.95. То же
	01-082, 03-067
	1,05
	1,2

	3.96. Устройство полок при продольном уклоне более 15 град.
	01-084, 03-068
	1,05
	1,15

	3.97. То же
	01-085, 03-069
	1,1
	1,2

	3.98. Разработка грунта экскаваторами с погрузкой в автосамосвалы
	01-093
	1,2
	1,2

	3.99. Устройство каналов одноковшовыми экскаваторами глубиной более учтенной в расценках
	01-093
	1,1
	1,1

	3.100. Устройство каналов одноковшовыми экскаваторами на косогорах
	01-093
	1,15
	1,15

	3.101. Очистка каналов от наносов в пределах первоначального (проектного) профиля одноковшовыми экскаваторами с отсыпкой грунта в отвал
	01-093
	1,28
	1,28

	3.102. То же, с заросшими откосами
	01-093
	1,1
	1,1

	3.103. Уширение и углубление действующих каналов (реконструкция), углубление и расчистка русел водоприемников одноковшовыми экскаваторами.
	01-093
	1,07
	1,07

	Планировка орошаемых площадей кулисным способом при объеме «кулис» на 1 га планируемой площади, м3:
	01-112
	1,06
	1,06

	3.104. до 300 м3
	
	
	

	3.105. То же, до 900 м3
	01-112
	1,1
	1,1

	3.106.То же, более 900 м3
	01-112
	1,27
	1,27

	3.107. Планировка рисовых чеков площадью свыше 10 га с устройством валиков
	01-118÷01-120
	1,15
	1,15

	3.108. Планировка рисовых чеков площадью свыше 10 га с устройством валиков в плавнях
	01-118÷01-120
	1,25
	1,25

	3.109. Устройство закрытого дренажа вручную из керамических труб в грунтах с наличием погребенной древесины и корней крупных деревьев
	01-129, 01-130
	1,12
	-

	Разработка грунта гидромониторно-насосно-землесосными установками в грунтах групп:
	
	
	

	3.110. 1-й, предварительно намытого или разрыхленного
	01-144
	0,76
	0,76

	3.111. 1-й
	01-144
	0,85
	0,85

	3.112. 3-й
	01-144
	1,16
	1,16

	3.113. 4-й
	01-144
	1,45
	1,45

	3.114. 5-й
	01-144
	1,9
	1,9

	3.115. 6-й
	01-144
	2,25
	2,25

	Разработка грунта плавучими землесосными снарядами в грунтах групп:
	
	
	

	3.116. 1-й, предварительно намытого или разрыхленного
	01-145
	0,7
	0,7

	3.117. 1-й
	01-145
	0,78
	0,78

	3.118. 3-й
	01-145
	1,26
	1,26

	3.119. 4-й
	01-145
	1,59
	1,59

	3.120. 5-й
	01-145
	2,04
	2,04

	3.121. 6-й
	01-145
	2,48
	2,48

	3.122. 7-й
	01-145
	2,91
	2,91

	3.123. 8-й
	01-145
	3,35
	3,35

	Дополнительная транспортировка грунта землесосными станциями перекачки при работе совместно с землесосными снарядами в грунтах групп:
	
	
	

	3.124. 1-й, предварительно намытого или разрыхленного
	01-146
	0,7
	0,7

	3.125. 1-й
	01-146
	0,78
	0,78

	3.126. 3-й
	01-146
	1,26
	1,26

	3.127. 4-й
	01-146
	1,59
	1,59

	3.128. 5-й
	01-146
	2,04
	2,04

	3.129. 6-й
	01-146
	2,48
	2,48

	3.130. 7-й
	01-146
	2,91
	2,91

	3.131. 8-й
	01-146
	3,35
	3,35

	Дополнительная транспортировка грунта землесосными станциями перекачки при работе совместно с гидро-мониторно-насосно-землесосными установками в грунтах групп:
	
	
	

	3.132. 1-й, предварительно намытого или разрыхленного
	01-147
	0,76
	0,76

	3.133. 1-й
	01-147
	0,85
	0,85

	3.134. 3-й
	01-147
	1,16
	1,16

	3.135. 4-й
	01-147
	1,45
	1,45

	3.136. 5-й
	01-147
	1,9
	1,9

	3.137. 6-й
	01-147
	2,25
	2,25

	Потери грунта, %:
	
	
	

	3.138. 5
	01-14401-147
	1,05
	1,05

	3.139. 10
	01-14401-147
	1,11
	1,11

	3.140. 15
	01-14401-147
	1,18
	1,18

	3.141. 20
	01-14401-147
	1,25
	1,25

	3.142. 25
	01-14401-147
	1,33
	1,33

	Примечание: величина коэффициентов при других значениях потерь грунта определяется по формуле: К=100/(100-А), где А – суммарный процент потерь грунта, принимаемый по данным проекта.
	
	
	

	3.143. Разработка грунта гидромониторно-насосно-землесосными установками при высоте забоя от 3 до 5 м
	01-144, 01-147
	1,1
	1,1

	3.144. То же, при высоте забоя более 15 м
	01-144, 01-147
	0,8
	0,8

	3.145. Разработка грунта плавучими землесосными снарядами при высоте подводного и надводного забоев в зависимости от производительности, м3/ч, в пределах:
	
	
	

	80               1,8–2,4 м
	01-145, 01-146
	1,25
	1,25

	140–200     2,4–3,2 м
	
	
	

	400             3,6–4,8 м
	
	
	

	600             4,8–6,4 м
	
	
	

	3.146. То же, в пределах:
	
	
	

	80               1,2–1,8 м
	01-145, 01-146
	1,67
	1,67

	140–200     1,6–2,4 м
	
	
	

	400             2,4–3,6 м
	
	
	

	600             3,2–4,8 м
	
	
	

	3.147. Укладка грунта послойно грунтоопорным способом и методом «набивки гребня»
	01-144÷01-147
	1,05
	1,05

	3.148. При работе гидромониторных установок, земснарядов и землесосных станций перекачки в комплексе с передвижными дизельными электростанциями
	01-144÷01-147
	1,1
	1,1

	3.149. Разработка грунта в профилированных выемках
	01-144÷01-147
	1,1
	1,1

	Разработка и транспортирование грунта при совместной работе с землесосными станциями перекачки:
	
	
	

	3.150. При работе одной ступени перекачки
	01-144÷01-147
	1,05
	1,05

	3.151. При работе двух ступеней перекачки
	01-144÷01-147
	1,1
	1,1

	3.152. При работе трех ступеней перекачки
	01-144÷01-147
	1,15
	1,15

	Примечание: целесообразность применения более двух ступеней перекачки определяется проектом.
	
	
	

	3.153. Намыв грунта в отвал без устройства обвалования или в водоем
	01-144÷01-147
	0,9
	0,9

	3.154. Намыв грунта в подводную часть сооружения
	01-144, 01-147
	0,95
	0,95

	3.155. То же
	01-145, 01-146
	0,93
	0,93

	3.156. Намыв грунта в отвал с устройством обвалования, в штабель, односторонний намыв, намыв свободным или пляжным откосом
	01-144, 01-147
	0,94
	0,94

	3.157. То же
	01-145, 01-146
	0,93
	0,93

	3.158. Намыв насыпей земляного полотна железнодорожного пути (автодороги) на общем земляном полотне с существующим путем (автодорогой) в одном уровне
	01-144÷01-147
	1,05
	1,05

	3.159. То же, выше существующего пути (автодороги)
	01-144÷01-147
	1,1
	1,1

	3.160. Добыча способом гидромеханизации нерудных материалов с укладкой их в штабель.
	01-144÷01-147
	0,9
	0,9

	Разработка грунтов в выемках и карьерах, засоренных пнями, корнями, топляками, деревьями, болотной и водяной растительностью, валунами, камнями, вызывающими простои машин и установок гидромеханизации продолжительностью более 5% рабочей смены, при общей продолжительности остановок, %:
	
	
	

	3.161.   5-10
	01-144÷01-148
	1,02
	1,02

	3.162.   10-15
	01-144÷01-148
	1,05
	1,05

	3.163.   15-20
	01-144÷01-148
	1,1
	1,1

	3.164.   20-25
	01-144÷01-148
	1,15
	1,15

	3.165.   25-30
	01-144÷01-148
	1,2
	1,2

	Примечание: продолжительность остановок машин и установок гидромеханизации из-за засоренности грунтов в карьерах и выемках следует устанавливать проектом на основании материалов инженерно-геологических изысканий и аналогов
	
	
	

	3.166. Разработка грунтов в обводненных карьерах, засоренных взрывоопасными предметами
	01-144÷01-147
	1,2
	1,2

	3.167. При разработке грунтов земснарядами, оборудованными эжектирующими устройствами, при глубине забоя до 12 м
	01-145, 01-146
	0,95
	0,95

	3.168. При разработке грунтов земснарядами совместно с гидравлической установкой
	01-145÷01-148
	1,1
	1,1

	Устройство каналов при глубине разрабатываемого слоя:
	
	
	

	3.169. до 0,5
	01-148
	-
	1,25

	3.170. от 0,71 до 1 м
	01-148
	-
	0,9

	3.171. более 1 м
	01-148
	-
	0,7

	Устройство каналов при высоте выброса грунта:
	
	
	

	3.172. от 2,01 до 3 м
	01-148
	-
	1,1

	3.173. от 3,01 до 5 м
	01-148
	-
	1,25

	3.174. более 5 м
	01-148
	-
	1,33

	Устройство каналов при дальности транспортирования пульпы
	
	
	

	3.175.   от 51 до 100 м
	01-148
	-
	1,33

	3.176.   от 101 до 150 м
	01-148
	-
	1,54

	3.177.   более 150 м
	01-148
	-
	2

	3.178. Устройство каналов при минимальной ширине прорезей и котлованов по урезу воды менее 10 м
	01-148
	-
	1,1

	3.179. Разработка торфа с погрузкой на транспортные средства
	02-017(1)
	1,03
	1,36

	3.180. Планировка насыпных грунтов вручную
	02-027 (4-7)
	0,6
	0,6

	3.181. Мощение горизонтальных поверхностей
	02-043 (1-6)
	0,9
	-

	3.182. Укрепление горизонтальных поверхностей бетонными плитами
	02-046 (1-6), 02-047 (1-3)
	0,9
	-

	Разработка и обратная засыпка вручную сильно налипающего на инструменты грунта:
	
	
	

	3.183 .1 группы
	02-055 (1, 7), 02-056 (1, 7), 

02-057 (1),

02-058 (1, 5), 02-061 (1),

 02-063 (1)


	1,1
	1,1

	3.184. 2 группы
	02-055 (2, 8), 02-056 (2, 8), 

02-057 (2),

02-058 (2, 6), 02-061 (2), 

02-063 (2) 
	1,15
	1,15


	3.185. 3 группы
	02-055 (3, 9), 02-056 (3, 9), 

02-057 (3),

02-058 (3, 7) 02-061 (3), 

02-063 (3) 
	1,2
	1,2

	3.186. 4 группы
	02-055 (4, 10), 02-056 (4, 10), 

02-057 (4),

02-058 (4, 8), 02-061 (4),

02-063 (4)
	1,25
	1,25

	Примечание: коэффициенты, приведенные в графе 4 п.п. 3.183-3.186 применяются только к расценкам табл. 02-063 и 02-064.
	
	
	

	3.187. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом
	02-055÷02-058
	1,2
	-

	3.188. Разработка грунта в местах, находящихся на расстоянии до 1 м от незащищенных кабелей
	02-055÷02-058
	1,3
	-

	3.189. То же, от кабелей, проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб
	02-055÷02-058
	1,15
	-

	3.190. То же, в местах, находящихся на расстоянии до 2 м от наружного рельса при пересечении трамвайных и железнодорожных путей без прекращения движения по ним
	02-055÷02-058
	1,5
	-

	3.191. Разработка грунта на проезжей части улиц и дорог при наличии систематического движения транспорта
	02-055÷02-058, 02-063
	1,2
	1,2

	3.192. Разработка траншей глубиной до 2 м с вертикальными стенками без креплений
	02-055 (1-4), 02-056 (1-4)
	0,8
	-

	3.193. Разработка грунта в траншеях шириной менее 1 м при наличии креплений
	02-055 (1-4, 7-10)
	1,1
	-

	3.194. Разработка скального грунта отбойными молотками при ширине траншей до 1 м и глубине до 2 м.
	02-065
	1,12
	1,12

	Разработка скального грунта отбойными молотками при ширине траншей более 1 м и глубине до 3 м в грунтах:
	02-065 (1)
	1,4
	1,4

	3.195. 4р группы
	
	
	

	3.196. 5р, 5 группы
	02-065 (2, 3)
	1,3
	1,3

	3.197. 6, 7 группы
	02-065 (4, 5)
	1,2
	1,2

	3.198. Планировка площадей с разрыхлением насыпных смерзшихся грунтов отбойными молотками
	02-082
	0,8
	0,8

	3.199. Разрыхление мерзлого грунта клин-молотком на площадях шириной 3 м и менее
	02-089
	-
	1,2

	3.200. Нарезка буровыми установками прорезей в мерзлых грунтах, замерзших в состоянии повышенной влажности
	02-090 (1, 4)
	-
	1,1

	3.201. То же 
	02-090 (2, 3, 5, 6)
	-
	1,25

	3.202. Нарезка буровыми установками в мерзлом грунте прорезей длиной более 5 м и глубиной до 1 м
	02-090 (1-3)
	-
	0,64

	3.203. То же, глубиной до 1,5 м
	02-090 (1-3)
	-
	0,52

	3.204. Нарезка в мерзлом грунте прорезей, длиной до 5 м и глубиной до 0,5 м
	02-090 (1-3)
	-
	1,31

	3.205 То же, глубиной до 1 м
	02-090 (1-3)
	-
	0,95

	3.206. То же, глубиной до 1,5 м
	02-090 (1-3)
	-
	0,78

	3.207. Нарезка в мерзлом грунте прорезей длиной более 2 м и глубиной до 1 м
	02-090 (4-6)
	-
	1,14

	3.208. То же, глубиной до 1,5 м
	02-090 (4-6)
	-
	1,2

	3.209. Нарезка в мерзлом грунте прорезей длиной до 2 м и глубиной до 0,5 м
	02-090 (4-6)
	-
	1,47

	3.210. То же, глубиной до 1 м
	02-090 (4-6)
	-
	1,78

	3.211. То же, глубиной до 1,5 м
	02-090 (4-6)
	-
	1,84

	3.212. Трелевка хлыстов по раскорчеванной просеке
	02-100
	0,8
	0,8

	3.213. Разделка древесины без заготовки дров
	02-101
	0,8
	0,7

	3.214. Погрузка вручную неуплотненного грунта в транспортные средства:
	
	
	

	а) в забое
	02-060 (1), 02-093 (1)
	1,66
	-

	 
	02-060 (2), 02-093 (2)
	2,21
	-

	 
	02-060 (3), 02-093 (3)
	2,53
	-

	 
	02-060 (4), 02-093 (4)
	3,1
	-

	 
	02-060 (5)
	1.7
	-

	 
	02-060 (6)
	1,68
	-

	а) в бортовые автомобили
	02-060 (1, 5), 02-093 (1)
	0,91
	-

	 
	02-060 (2), 02-093 (2)
	0,93
	-

	 
	02-060 (3), 02-093 (3)
	0,94
	-

	 
	02-060 (4), 02-093 (4)
	0,95
	-

	 
	02-60 (6)
	0,92
	-

	3.215. Выгрузка вручную неуплотненного грунта из автомобилей бортовых
	
	
	

	
	02-060 (1, 4), 02-093 (1, 4)
	0,62
	-

	
	02-060 (2, 3), 02-093 (2, 3)
	0,64
	-

	
	02-60 (5)
	0,57
	-

	
	02-60 (6)
	0,60
	-

	3.216. При разработке грунтов электрическими земснарядами менее 3500 календарных часов в году
	01-01-145-3÷01-01-145-9, 

01-01-146, 01-01-147, 01-01-148
	1,09
	1,09

	3.217. При разработке грунтов дизельными земснарядами менее 3500 календарных часов в году
	01-01-145-1, 01-01-145-2,

01-01-146,

01-01-147, 01-01-148
	1,14
	1,14

	3.218. При разработке грунтов электрическими земснарядами менее 2500 календарных часов в году
	01-01-145-3÷01-01-145-9, 

01-01-146, 01-01-147,

01-01-148
	1,22
	1,22

	3.219.При разработке грунтов дизельными земснарядами менее 2500 календарных часов в году
	01-01-145-1, 01-01-145-2,

01-01-146,

01-01-147, 01-01-148
	1,34
	1,34

	3.220. При разработке грунтов электрическими земснарядами менее 2000 календарных часов в году в районах Крайнего Севера и приравненных к ним
	01-01-145-3÷01-01-145-9,

01-01-146,

01-01-147, 01-01-148
	1,36
	1,36

	3.221. При разработке грунтов дизельными земснарядами менее 2000 календарных часов в году в районах Крайнего Севера и приравненных к ним
	01-01-145-1, 01-01-145-2,

01-01-146,

01-01-147, 01-01-148
	1,55
	1,55

	3.222. При разработке грунтов электрическими земснарядами менее 1500 календарных часов в году в районах Крайнего Севера и приравненных к ним
	01-01-145-3÷01-01-145-9, 

01-01-146,

01-01-147, 01-01-148
	1,6
	1,6

	3.223. При разработке грунтов дизельными земснарядами менее 1500 календарных часов в году в районах Крайнего Севера и приравненных к ним
	01-01-145-1, 01-01-145-2, 

01-01-146,

01-01-147, 01-01-148
	1,9
	1,9


Приложение 1.13 
ТАБЛИЦА ЗАМЕНЫ РЕСУРСОВ

	Номера

расценок
	Ресурсы по ГЭСН
	Ресурсы по ТЕР

	
	код
	ед. изм.
	расход
	код
	ед. изм.
	расход

	01-01-011-01
	408-9080
	м3
	0,02
	408-0015
	м3
	0,02

	01-01-011-02
	408-9080
	м3
	0,03
	408-0015
	м3
	0,03

	01-01-011-03
	408-9080
	м3
	0,03
	408-0015
	м3
	0,03

	01-01-011-04
	408-9080
	м3
	0,05
	408-0015
	м3
	0,05

	01-01-011-05
	408-9080
	м3
	0,06
	408-0015
	м3
	0,06

	01-01-011-06
	408-9080
	м3
	0,07
	408-0015
	м3
	0,07

	01-01-011-07
	408-9080
	м3
	0,02
	408-0015
	м3
	0,02

	01-01-011-08
	408-9080
	м3
	0,03
	408-0015
	м3
	0,03

	01-01-011-09
	408-9080
	м3
	0,03
	408-0015
	м3
	0,03

	01-01-011-10
	408-9080
	м3
	0,05
	408-0015
	м3
	0,05

	01-01-011-11
	408-9080
	м3
	0,06
	408-0015
	м3
	0,06

	01-01-011-12
	408-9080
	м3
	0,07
	408-0015
	м3
	0,07

	01-01-011-13
	408-9080
	м3
	0,02
	408-0015
	м3
	0,02

	01-01-011-14
	408-9080
	м3
	0,03
	408-0015
	м3
	0,03

	01-01-011-15
	408-9080
	м3
	0,03
	408-0015
	м3
	0,03

	01-01-011-16
	408-9080
	м3
	0,05
	408-0015
	м3
	0,05

	01-01-011-17
	408-9080
	м3
	0,06
	408-0015
	м3
	0,06

	01-01-011-18
	408-9080
	м3
	0,07
	408-0015
	м3
	0,07

	01-01-012-01
	408-9080
	м3
	0,02
	408-0015
	м3
	0,02

	01-01-012-02
	408-9080
	м3
	0,03
	408-0015
	м3
	0,03

	01-01-012-03
	408-9080
	м3
	0,03
	408-0015
	м3
	0,03

	01-01-012-04
	408-9080
	м3
	0,05
	408-0015
	м3
	0,05

	01-01-012-05
	408-9080
	м3
	0,06
	408-0015
	м3
	0,06

	01-01-012-06
	408-9080
	м3
	0,07
	408-0015
	м3
	0,07

	01-01-012-07
	408-9080
	м3
	0,02
	408-0015
	м3
	0,02

	01-01-012-08
	408-9080
	м3
	0,03
	408-0015
	м3
	0,03

	01-01-012-09
	408-9080
	м3
	0,03
	408-0015
	м3
	0,03

	01-01-012-10
	408-9080
	м3
	0,05
	408-0015
	м3
	0,05

	01-01-012-11
	408-9080
	м3
	0,06
	408-0015
	м3
	0,06

	01-01-012-12
	408-9080
	м3
	0,07
	408-0015
	м3
	0,07

	01-01-012-13
	408-9080
	м3
	0,03
	408-0015
	м3
	0,03

	01-01-012-14
	408-9080
	м3
	0,04
	408-0015
	м3
	0,04

	01-01-012-15
	408-9080
	м3
	0,05
	408-0015
	м3
	0,05

	01-01-012-16
	408-9080
	м3
	0,06
	408-0015
	м3
	0,06

	01-01-012-17
	408-9080
	м3
	0,07
	408-0015
	м3
	0,07

	01-01-012-18
	408-9080
	м3
	0,09
	408-0015
	м3
	0,09

	01-01-013-01
	408-9080
	м3
	0,03
	408-0015
	м3
	0,03

	01-01-013-02
	408-9080
	м3
	0,04
	408-0015
	м3
	0,04

	01-01-013-03
	408-9080
	м3
	0,05
	408-0015
	м3
	0,05

	01-01-013-04
	408-9080
	м3
	0,06
	408-0015
	м3
	0,06

	01-01-013-05
	408-9080
	м3
	0,07
	408-0015
	м3
	0,07

	01-01-013-06
	408-9080
	м3
	0,09
	408-0015
	м3
	0,09

	01-01-013-07
	408-9080
	м3
	0,03
	408-0015
	м3
	0,03

	01-01-013-08
	408-9080
	м3
	0,04
	408-0015
	м3
	0,04

	01-01-013-09
	408-9080
	м3
	0,05
	408-0015
	м3
	0,05

	01-01-013-10
	408-9080
	м3
	0,06
	408-0015
	м3
	0,06

	01-01-013-11
	408-9080
	м3
	0,07
	408-0015
	м3
	0,07

	01-01-013-12
	408-9080
	м3
	0,09
	408-0015
	м3
	0,09

	01-01-013-13
	408-9080
	м3
	0,03
	408-0015
	м3
	0,03

	01-01-013-14
	408-9080
	м3
	0,04
	408-0015
	м3
	0,04

	01-01-013-15
	408-9080
	м3
	0,05
	408-0015
	м3
	0,05

	01-01-013-16
	408-9080
	м3
	0,06
	408-0015
	м3
	0,06

	01-01-013-17
	408-9080
	м3
	0,07
	408-0015
	м3
	0,07

	01-01-013-18
	408-9080
	м3
	0,09
	408-0015
	м3
	0,09

	01-01-014-01
	408-9080
	м3
	0,03
	408-0015
	м3
	0,03

	01-01-014-02
	408-9080
	м3
	0,04
	408-0015
	м3
	0,04

	01-01-014-03
	408-9080
	м3
	0,05
	408-0015
	м3
	0,05

	01-01-014-04
	408-9080
	м3
	0,03
	408-0015
	м3
	0,03

	01-01-014-05
	408-9080
	м3
	0,04
	408-0015
	м3
	0,04

	01-01-014-06
	408-9080
	м3
	0,05
	408-0015
	м3
	0,05

	01-01-015-01
	408-9080
	м3
	0,1
	408-0015
	м3
	0,1

	01-01-015-02
	408-9080
	м3
	0,12
	408-0015
	м3
	0,12

	01-01-015-03
	408-9080
	м3
	0,14
	408-0015
	м3
	0,14

	01-01-015-04
	408-9080
	м3
	0,2
	408-0015
	м3
	0,2

	01-01-015-05
	408-9080
	м3
	0,24
	408-0015
	м3
	0,24

	01-01-015-06
	408-9080
	м3
	0,28
	408-0015
	м3
	0,28

	01-01-016-01
	408-9080
	м3
	0,02
	408-0015
	м3
	0,02

	01-01-016-02
	408-9080
	м3
	0,04
	408-0015
	м3
	0,04

	01-01-016-03
	408-9080
	м3
	0,06
	408-0015
	м3
	0,06

	01-01-016-04
	408-9080
	м3
	0,08
	408-0015
	м3
	0,08

	01-01-129-01
	103-9001
	м
	1053
	103-1021
	1000 шт.
	3,162

	01-01-129-02
	103-9001
	м
	1053
	103-1021
	1000 шт.
	3,162

	01-01-129-03
	103-9001
	м
	1053
	103-8051
	1000 шт.
	3,162

	01-01-129-04
	103-9001
	м
	1053
	103-8051
	1000 шт.
	3,162

	01-01-129-05
	103-9001
	м
	1053
	103-1021
	1000 шт.
	3,162

	01-01-129-06
	103-9001
	м
	1053
	103-1021
	1000 шт.
	3,162

	01-01-129-07
	103-9001
	м
	1053
	103-8051
	1000 шт.
	3,162

	01-01-129-08
	103-9001
	м
	1053
	103-8051
	1000 шт.
	3,162

	01-01-129-09
	103-9001
	м
	1053
	103-1021
	1000 шт.
	3,162

	01-01-129-10
	103-9001
	м
	1053
	103-8051
	1000 шт.
	3,162

	01-01-130-01
	103-9001
	м
	1053
	103-1021
	1000 шт.
	3,162

	01-01-130-02
	103-9001
	м
	1053
	103-1021
	1000 шт.
	3,162

	01-01-130-03
	103-9001
	м
	1053
	103-8051
	1000 шт.
	3,162

	01-01-130-04
	103-9001
	м
	1053
	103-8051
	1000 шт.
	3,162

	01-01-130-05
	103-9001
	м
	1053
	103-1021
	1000 шт.
	3,162

	01-01-130-06
	103-9001
	м
	1053
	103-1021
	1000 шт.
	3,162

	01-01-130-07
	103-9001
	м
	1053
	103-8051
	1000 шт.
	3,162

	01-01-130-08
	103-9001
	м
	1053
	103-8051
	1000 шт.
	3,162

	01-01-130-09
	103-9001
	м
	1053
	103-1021
	1000 шт.
	3,162

	01-01-130-10
	103-9001
	м
	1053
	103-8051
	1000 шт.
	3,162

	01-01-131-01
	103-9001
	м
	1017
	103-0988
	1000 м
	1,017

	01-01-131-02
	103-9001
	м
	1017
	103-0988
	1000 м
	1,017

	01-01-131-03
	103-9001
	м
	1017
	103-0988
	1000 м
	1,017

	01-01-131-04
	103-9001
	м
	1017
	103-0989
	1000 м
	1,017

	01-01-131-05
	103-9001
	м
	1017
	103-0989
	1000 м
	1,017

	01-01-131-06
	103-9001
	м
	1017
	103-0989
	1000 м
	1,017

	01-01-131-07
	103-9001
	м
	1053
	103-1021
	1000 шт.
	3,162

	01-01-131-08
	103-9001
	м
	1053
	103-1021
	1000 шт.
	3,162

	01-01-131-09
	103-9001
	м
	1053
	103-1021
	1000 шт.
	3,162

	01-01-131-10
	103-9001
	м
	1053
	103-8051
	1000 шт.
	3,162

	01-01-131-11
	103-9001
	м
	1053
	103-8051
	1000 шт.
	3,162

	01-01-131-12
	103-9001
	м
	1053
	103-8051
	1000 шт.
	3,162

	01-01-132-01
	103-9101
	м
	990
	103-1021
	1000 шт.
	2,973

	01-01-132-02
	103-9101
	м
	990
	103-1021
	1000 шт.
	2,973

	01-01-132-03
	103-9101
	м
	990
	103-1021
	1000 шт.
	2,973

	01-01-132-04
	103-9101
	м
	959
	103-8051
	1000 шт.
	2,88

	01-01-132-05
	103-9101
	м
	959
	103-8051
	1000 шт.
	2,88

	01-01-132-06
	103-9101
	м
	959
	103-8051
	1000 шт.
	2,88

	01-01-133-01
	103-9001
	м
	1017
	103-0988
	1000 м
	1,017

	01-01-133-02
	103-9001
	м
	1017
	103-0988
	1000 м
	1,017

	01-01-133-03
	103-9001
	м
	1017
	103-0988
	1000 м
	1,017

	01-01-133-04
	103-9001
	м
	1017
	103-0989
	1000 м
	1,017

	01-01-133-05
	103-9001
	м
	1017
	103-0989
	1000 м
	1,017

	01-01-133-06
	103-9001
	м
	1017
	103-0989
	1000 м
	1,017

	01-01-133-07
	103-9001
	м
	1053
	103-1021
	1000 шт.
	3,162

	01-01-133-08
	103-9001
	м
	1053
	103-1021
	1000 шт.
	3,162

	01-01-133-09
	103-9001
	м
	1053
	103-1021
	1000 шт.
	3,162

	01-01-133-10
	103-9001
	м
	1053
	103-8051
	1000 шт.
	3,162

	01-01-133-11
	103-9001
	м
	1053
	103-8051
	1000 шт.
	3,162

	01-01-133-12
	103-9001
	м
	1053
	103-8051
	1000 шт.
	3,162

	01-01-133-13
	103-9001
	м
	1053
	103-1021
	1000 шт.
	3,162

	01-01-133-14
	103-9001
	м
	1053
	103-1021
	1000 шт.
	3,162

	01-01-133-15
	103-9001
	м
	1053
	103-1021
	1000 шт.
	3,162

	01-01-133-16
	103-9001
	м
	1053
	103-8051
	1000 шт.
	3,162

	01-01-133-17
	103-9001
	м
	1053
	103-8051
	1000 шт.
	3,162

	01-01-133-18
	103-9001
	м
	1053
	103-8051
	1000 шт.
	3,162

	01-01-134-01
	103-9103
	м
	1017
	103-0986
	м
	1017

	01-01-134-02
	103-9103
	м
	1017
	103-0986
	м
	1017


	01-01-134-03
	103-9103
	м
	1017
	103-0986
	м
	1017

	01-01-135-01
	103-9103
	м
	1017
	103-0987
	м
	1017

	01-01-135-02
	103-9103
	м
	1017
	103-0987
	м
	1017

	01-01-135-03
	103-9103
	м
	1017
	103-0987
	м
	1017

	01-01-151-01
	302-9120
	шт.
	0,05
	302-1179
	шт.
	0,05

	01-01-151-02
	302-9120
	шт.
	0,05
	302-1180
	шт.
	0,05

	01-01-151-03
	302-9120
	шт.
	0,05
	302-1701
	шт.
	0,05

	01-01-151-04
	302-9120
	шт.
	0,05
	302-1181
	шт.
	0,05

	01-01-151-05
	302-9120
	шт.
	0,05
	302-1182
	шт.
	0,05

	01-01-151-06
	302-9120
	шт.
	0,05
	302-1702
	шт.
	0,05

	01-01-151-07
	302-9120
	шт.
	0,05
	302-1703
	шт.
	0,05

	01-01-151-08
	302-9120
	шт.
	0,05
	302-1704
	шт.
	0,05

	01-01-151-09
	302-9120
	шт.
	0,05
	302-1705
	шт.
	0,05

	01-01-151-10
	302-9120
	шт.
	0,05
	302-1706
	шт.
	0,05

	01-01-151-11
	302-9120
	шт.
	0,05
	302-1182
	шт.
	0,05

	01-01-152-01
	302-9120
	шт.
	0,05
	302-1181
	шт.
	0,05

	01-01-152-02
	302-9120
	шт.
	0,05
	302-1182
	шт.
	0,05

	01-01-152-03
	302-9120
	шт.
	0,05
	302-1702
	шт.
	0,05

	01-01-152-04
	302-9120
	шт.
	0,05
	302-1703
	шт.
	0,05

	01-01-152-05
	302-9120
	шт.
	0,05
	302-1704
	шт.
	0,05

	01-01-152-06
	302-9120
	шт.
	0,05
	302-1705
	шт.
	0,05

	01-01-152-07
	302-9120
	шт.
	0,05
	302-1182
	шт.
	0,05

	01-01-153-01
	302-9120
	шт.
	0,05
	302-1179
	шт.
	0,05

	01-01-153-02
	302-9120
	шт.
	0,05
	302-1180
	шт.
	0,05

	01-01-153-03
	302-9120
	шт.
	0,05
	302-1701
	шт.
	0,05

	01-01-153-04
	302-9120
	шт.
	0,05
	302-1181
	шт.
	0,05

	01-01-153-05
	302-9120
	шт.
	0,05
	302-1182
	шт.
	0,05

	01-01-153-06
	302-9120
	шт.
	0,05
	302-1702
	шт.
	0,05

	01-01-153-07
	302-9120
	шт.
	0,05
	302-1703
	шт.
	0,05

	01-01-154-01
	302-9120
	шт.
	0,05
	302-1181
	шт.
	0,05

	01-01-154-02
	302-9120
	шт.
	0,05
	302-1182
	шт.
	0,05

	01-01-154-03
	302-9120
	шт.
	0,05
	302-1702
	шт.
	0,05

	01-01-154-04
	302-9120
	шт.
	0,05
	302-1703
	шт.
	0,05

	01-02-033-01
	408-9040
	м3
	10
	408-0121
	м3
	10

	01-02-040-01
	407-9090
	м3
	13,6
	407-0014
	м3
	13,6

	01-02-040-02
	114-9010
	кг
	3,4
	114-0021
	т
	0,0034

	
	407-9090
	м3
	15,8
	407-0014
	м3
	15,8

	01-02-042-01
	114-9010
	кг
	121
	114-0021
	т
	0,121

	01-02-042-03
	114-9010
	кг
	121
	114-0021
	т
	0,121

	01-02-043-01
	413-9012
	м3
	15,2
	413-0009
	м3
	15,2

	
	408-9090
	м3
	10,7
	408-0014
	м3
	10,7

	01-02-043-02
	413-9012
	м3
	20,2
	413-0009
	м3
	20,2

	
	408-9090
	м3
	12,8
	408-0014
	м3
	12,8

	01-02-043-03
	413-9012
	м3
	25,2
	413-0009
	м3
	25,2

	
	408-9090
	м3
	16
	408-0014
	м3
	16

	01-02-043-04
	413-9012
	м3
	30,3
	413-0009
	м3
	30,3

	
	408-9090
	м3
	21,4
	408-0014
	м3
	21,4

	01-02-043-05
	413-9012
	м3
	30,3
	413-0009
	м3
	30,3

	
	408-9090
	м3
	10,7
	408-0014
	м3
	10,7

	01-02-043-06
	413-9012
	м3
	53,5
	413-0009
	м3
	53,5

	
	408-9090
	м3
	16
	408-0014
	м3
	16

	01-02-043-07
	413-9012
	м3
	15,9
	413-0009
	м3
	15,9

	
	408-9090
	м3
	12
	408-0014
	м3
	12

	01-02-044-01
	413-9012
	м3
	101
	413-0009
	м3
	101

	01-02-045-01
	413-9012
	м3
	29,7
	413-0009
	м3
	29,7

	
	408-9090
	м3
	12
	408-0014
	м3
	12

	01-02-045-02
	413-9012
	м3
	42,2
	413-0009
	м3
	42,2

	
	408-9090
	м3
	15
	408-0014
	м3
	15

	01-02-045-03
	413-9012
	м3
	57,2
	413-0009
	м3
	57,2

	
	408-9090
	м3
	20
	408-0014
	м3
	20

	01-02-045-04
	413-9012
	м3
	76,3
	413-0009
	м3
	76,3

	
	408-9090
	м3
	29
	408-0014
	м3
	29

	01-02-045-05
	413-9012
	м3
	60,2
	413-0009
	м3
	60,2

	
	408-9090
	м3
	13,5
	408-0014
	м3
	13,5

	01-02-045-06
	413-9012
	м3
	130
	413-0009
	м3
	130

	
	408-9090
	м3
	24,3
	408-0014
	м3
	24,3

	01-02-046-01
	403-9100
	м3
	7,8
	403-0902
	м3
	7,8

	
	408-9090
	м3
	10,7
	408-0014
	м3
	10,7

	01-02-046-02
	403-9100
	м3
	0,97
	403-0902
	м3
	0,97

	01-02-046-03
	403-9100
	м3
	16,3
	403-0902
	м3
	16,3

	
	408-9090
	м3
	10,7
	408-0014
	м3
	10,7

	01-02-046-04
	403-9100
	м3
	1,02
	403-0902
	м3
	1,02

	
	408-9040
	м3
	0,038
	408-0121
	м3
	0,038

	01-02-046-05
	408-9040
	м3
	0,0004
	408-0121
	м3
	0,0004

	
	408-9090
	м3
	10,7
	408-0014
	м3
	10,7

	01-02-047-01
	403-9100
	м3
	11,2
	403-0902
	м3
	11,2

	
	413-9011
	м3
	16,2
	413-0212
	м3
	16,2

	
	408-9090
	м3
	15
	408-0014
	м3
	15

	01-02-047-02
	403-9100
	м3
	19,4
	403-0902
	м3
	19,4

	
	413-9011
	м3
	18,2
	413-0212
	м3
	18,2

	
	408-9090
	м3
	17,1
	408-0014
	м3
	17,1

	01-02-047-03
	408-9040
	м3
	0,77
	408-0121
	м3
	0,77

	
	408-9090
	м3
	17,1
	408-0014
	м3
	17,1

	01-02-048-01
	408-9040
	м3
	7
	408-0121
	м3
	7

	
	408-9090
	м3
	3
	408-0014
	м3
	3

	
	403-9002
	м3
	13,4
	403-0065
	м3
	13,4

	01-02-048-02
	408-9040
	м3
	8
	408-0121
	м3
	8

	
	403-9004
	м3
	8
	403-0078
	м3
	8

	01-02-049-01
	403-9187
	м3
	0,04
	403-1620
	м3
	0,04

	
	408-9090
	м3
	0,05
	408-0014
	м3
	0,05

	01-02-049-02
	403-9091
	м3
	0,03
	403-0902
	м3
	0,03

	
	403-9187
	м3
	0,07
	403-1620
	м3
	0,07

	
	408-9090
	м3
	0,02
	408-0014
	м3
	0,02

	01-02-062-01
	408-9190
	м3
	3,86
	408-0430
	м3
	3,86

	01-02-062-02
	408-9190
	м3
	3,86
	408-0430
	м3
	3,86

	01-02-062-03
	408-9190
	м3
	3,86
	408-0430
	м3
	3,86

	01-02-062-04
	408-9190
	м3
	3,86
	408-0430
	м3
	3,86

	01-02-062-05
	408-9190
	м3
	3,86
	408-0430
	м3
	3,86

	01-02-062-06
	408-9190
	м3
	3,86
	408-0430
	м3
	3,86

	01-02-062-07
	408-9190
	м3
	3,86
	408-0430
	м3
	3,86

	01-02-062-08
	408-9190
	м3
	3,86
	408-0430
	м3
	3,86

	01-02-066-01
	203-9070
	м2
	22
	203-0512
	м2
	22

	01-02-066-02
	203-9070
	м2
	22
	203-0512
	м2
	22

	01-02-086-01
	414-9120
	м3
	26,3
	414-0132
	м3
	26,3

	01-02-086-02
	414-9120
	м3
	26,3
	414-0132
	м3
	26,3

	01-02-086-03
	414-9120
	м3
	52,6
	414-0132
	м3
	52,6

	01-02-086-04
	414-9120
	м3
	52,6
	414-0132
	м3
	52,6

	01-02-086-05
	414-9120
	м3
	26,3
	414-0132
	м3
	26,3

	01-02-086-06
	414-9120
	м3
	26,3
	414-0132
	м3
	26,3


	01-02-086-07
	414-9120
	м3
	52,5
	414-0132
	м3
	52,5

	01-02-086-08
	414-9120
	м3
	52,5
	414-0132
	м3
	52,5


Горно-вскрышные работы

Приложение 2.1

Разновидности грунтов по трудности разработки (справочно)
	№ п/п
	Наименование (характеристика) грунтов
	Средняя плотность в естественном залегании, кг/м3
	Разработка грунта

	
	
	
	экскаваторами
	скреперами

	
	
	
	категория грунтов
	группы грунтов

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Алевролиты:
	
	
	

	
	а) низкой прочности
	1500
	1
	-

	
	б) малопрочные
	2200
	3
	-

	2
	Андезиты, средней прочности
	2400
	4
	-

	3
	Аргиллиты:
	
	
	

	
	а) крепкий плитчатый, малопрочный
	2000
	3
	-

	
	б) массивный, средней прочности
	2200
	4
	-

	4
	Бокситы:
	
	
	

	
	а) малопрочные
	2000
	3
	-

	
	б) прочные
	2600
	4
	-

	5
	Габбро, габбродиабазы и габбродиориты:
	
	
	

	
	а) крупнозернистые, среднезернистые и мелкозернистые выветрелые, средней прочности
	2600
	4
	-

	
	б) крупнозернистые и среднезернистые не затронутые выветриванием, прочные
	2800
	4
	-

	
	в) мелкозернистые и микрозернистые не затронутые выветриванием, очень прочные
	3200
	5
	-

	6
	Гипс, малопрочный
	2200
	3
	-

	7
	Глина:
	
	
	

	
	а) бентонитовая
	1300
	2
	2

	
	б) бейделитовая
	2000
	3
	-

	
	в) мягкопластичная и тугопластичная
	1800
	3
	2

	
	г) полутвердая и твердая
	2000
	3
	-

	
	д) полутвердая и твердая с валунами массой до 50 кг
	2000
	3
	-

	8
	Гравий и галька:
	
	
	

	
	а) размером до 80 мм
	1750
	1
	2

	
	б) то же, размером более 80 мм или с примесью валунов весом до 10 кг
	1950
	3
	-

	9
	Грандиориты:
	
	
	

	
	а) крупнозернистые, среднезернистые и мелкозернистые выветрелые, средней прочности
	2600
	4
	-

	
	б) крупнозернистые и среднезернистые, не затронутые выветриванием, прочные
	2800
	4
	-

	
	в) мелкозернистые и микрозернистые, не затронутые выветриванием, очень прочные
	3200
	5
	-

	10
	Граниты:
	
	
	

	
	а) крупнозернистые, среднезернистые и мелкозернистые выветрелые, средней прочности
	2600
	4
	-

	
	б) крупнозернистые и среднезернистые, не затронутые выветриванием, прочные
	2800
	4
	-

	
	в) мелкозернистые и микрозернистые, не затронутые выветриванием, очень прочные
	3200
	5
	-

	11
	Грунт растительный:
	
	
	

	
	а) без корней и с корнями диаметром до 30 мм
	1100
	1
	1

	
	б) с корнями диаметром более 30 мм и с примесью гальки, гравия и щебня
	1400
	1
	1

	12
	Джеспилиты, очень прочные
	3500
	5
	-

	13
	Диабазы:
	
	
	

	
	а) выветрелые, малопрочные
	2600
	3
	-

	
	б) крупнозернистые и среднезернистые, не затронутые выветриванием, прочные
	2800
	4
	-

	14
	Диориты:
	
	
	

	
	а) крупнозернистые, среднезернистые и мелкозернистые выветрелые, средней прочности
	2600
	4
	-

	
	б) крупнозернистые и среднезернистые, не затронутые выветриванием, прочные
	2800
	4
	-

	
	в) мелкозернистые и микрозернистые, не затронутые выветриванием, очень прочные
	3200
	5
	-

	15
	Доломит:
	
	
	

	
	а) мягкий, пористый, выветрелый, средней прочности
	2700
	4
	-

	
	б) плотный, крепкий, не затронутый выветриванием, прочный
	2850
	4
	-

	16
	Дресва изверженных пород, скарнов и мартитовых руд, малопрочные
	1800
	2
	-

	17
	Дуниты разрушенные, малопрочные
	2100
	3
	-

	18
	Железняки:
	
	
	

	
	а) бурые мягкие
	1750
	2
	-

	
	б) то же, плотные
	2000
	3
	-

	
	в) магнитные с прослойками скары
	4000
	5
	-

	19
	Змеевики (серпентины):
	
	
	

	
	а) низкой прочности
	1750
	2
	-

	
	б) сетчатые слаборазрушенные, малопрочные
	1800
	3
	-

	
	в) выветрелые, средней прочности
	2400
	4
	-

	
	г) окварцованные, прочные
	2600
	4
	-

	20
	Известняк:
	
	
	

	
	а) ракушечник, слабосцементированный, малопрочный
	1200
	3
	-

	
	б) то же, кристаллический разрушенный и валунистый, средней прочности
	2000
	3
	-

	
	в) мраморизованный крепкий, прочный
	2700
	4
	-

	
	г) доломитизированный и окварцованный, очень прочный
	3000
	4
	-

	21
	Кварциты.
	
	
	

	
	а) сланцевые выветрелые, средней прочности
	2500
	4
	-

	
	б) сланцевые и без сланцеватости, прочные
	2700
	4
	-

	
	в) мелкозернистые, очень прочные
	3000
	5
	-

	
	г) магнетитовые и магнетито-мартитовые мелкозернистые крепкие, очень прочные
	3400
	5
	-

	22
	Кератофиры, средней прочности
	2600
	4
	-

	23
	Конгломерат:
	
	
	

	
	а) слабосцементированный, малопрочный
	1900
	3
	-

	
	б) из осадочных пород на глинистом и известковом цементе, средней прочности
	2200
	3
	-

	
	в) то же, на кремнистом цементе, прочный
	2600
	3
	-

	
	г) с галькой из изверженных пород на известковом и кремнистом цементе, прочный
	2900
	4
	-

	24
	Лесс:
	
	
	

	
	а) мягкий, без примесей
	1600
	1
	1

	
	б) мягкопластичный, с примесью гравия или гальки
	1800
	2
	2

	
	в) твердый
	1800
	3
	2

	25
	Магнезит кристаллический плотный
	3000
	4
	-

	26
	Мел:
	
	
	

	
	а) мягкий, малопрочный
	1750
	2
	-

	
	б) плотный, средней прочности
	2400
	3
	-

	27
	Мергель:
	
	
	

	
	а) мягкий, малопрочный
	1900
	3
	-

	
	б) твердый, средней прочности
	2400
	3
	-

	28
	Монцениты окварцованные, прочные
	2100
	4
	-

	29
	Морена мягкопластичная и тугопластичная с примесью валунов
	2000
	3
	-

	30
	Нонтрониты и нонтронитизированные породы и руды
	1700
	2
	-

	31
	Пемза
	1100
	3
	-

	32
	Перидотиты разрушенные, малопрочные
	2100
	3
	-

	33
	Песок:
	
	
	

	
	а) без примесей
	1500
	1
	2

	
	б) с примесью гальки, гравия или щебня
	1650
	1
	2

	
	в) глауконитовый, кварцевополевошпатный и др.
	1800
	1
	2

	
	г) кварцево-глауконитовый с желваками фосфорита
	2000
	2
	-

	34
	Песчаник:
	
	
	

	
	а) опоковидный малопрочный
	1900
	3
	-

	
	б) выветрелый, трещиноватый и на глинистом цементе, средней прочности
	2200
	3
	-

	
	в) крепкий на известковом кварцевом некремнистом цементе, прочный
	2600
	4
	-

	35
	Пироксениты, очень прочные
	3000
	5
	-

	36
	Порфириты, средней прочности
	2600
	4
	-

	37
	Продукты разрушения ультраосновных пород, в том числе слабый сиалит, малопрочные
	1900
	2
	-

	38
	Роговики железистые плотные, очень прочные
	2900
	4
	-

	39
	Руды:
	
	
	

	
	а) ашаритовые плотные
	1700
	2
	-

	
	б) баритовые брекчиевидные
	2500
	3
	-

	
	в) гидрогематитовые
	2800
	4
	-

	
	г) колчеданные брекчиевидные с содержанием пирита до 35%
	3200
	5
	-

	
	д) то же, до 80%
	4200
	5
	-

	
	е) то же, до 95%
	4600
	5
	-

	
	ж) магнетитовые бедные
	2800
	4
	-

	
	з) магнетито-гематитовые мелкозернистые
	2700
	5
	-

	
	и) марганцевые карбонатные слабые
	
	
	


	
	к) то же, плотные монолитные
	2300
	3
	-

	
	л) марганцевые окисные
	2000
	2
	-

	
	м) марганцево-песчанистые окисные
	1600
	1
	2

	
	н) мартитовые
	2800
	3
	-

	
	о) мартитовые рыхлые с пропластками крепких пород с содержанием железа до 50% (бедные)
	2800
	3
	-

	
	п) то же, с содержанием железа более 50%
	3500
	3
	-

	
	р) медные (порфировые, молибденовые и песчанистые)
	2700
	4
	-

	
	с) медно-никелевые
	3000
	4
	-

	
	т) охристые валунистые
	1900
	2
	-

	
	у) свинцово-цинковые
	2900
	4
	-

	
	ф) свинцово-цинковые баритовые
	3600
	5
	-

	
	х) сидерито-мартитовые плотные
	3500
	5
	-

	
	ц) сфеновые
	3100
	4
	-

	
	ч) хромитовые рыхлые
	2100
	3
	-

	
	ш) хромитовые мелкозернистые
	4000
	5
	-

	40
	Серпентиниты:
	
	
	

	
	а) выщелоченные, малопрочные
	2100
	3
	-

	
	б) окварцованные, средней прочности
	2600
	4
	-

	
	в) дунитовые, очень прочные
	3200
	5
	-

	41
	Сиениты:
	
	
	

	
	а) крупнозернистые, среднезернистые и мелкозернистые выветрелые, средней прочности
	2600
	4
	-

	
	б) крупнозернистые и среднезернистые, не затронутые выветриванием, прочные
	2800
	4
	-

	
	в) мелкозернистые и микрозернистые, не затронутые выветриванием, очень прочные
	3200
	5
	-

	42
	Скарны магнетитовые крепкие, средней прочности
	2500
	4
	-

	43
	Сланцы:
	
	
	

	
	а) горючие без примесей, малопрочные
	1650
	3
	-

	
	б) горючие с примесью породы (при валовой выемке), малопрочные
	1750
	3
	-

	
	в) сильно ожелезненные и окремненные средней прочности
	2100
	3
	-

	
	г) окварцованные, слюдяные, прочные
	2300
	3
	-

	
	д) крепкие рогообманковые, хлоритовые и талькохлоритовые, прочные
	2700
	4
	-

	44
	Солончак:
	
	
	

	
	а) мягкий
	1600
	1
	1

	
	б) твердый
	1800
	3
	-

	45
	Суглинок:
	
	
	

	
	а) легкий и лессовидный без примесей
	1600
	1
	1

	
	б) легкий и лессовидный с примесью щебня, гальки или гравия до 10% по объему
	1700
	1
	1

	
	в) то же, с примесью свыше 10% по объему
	1750
	2
	2

	
	г) тяжелый без примесей и с примесью щебня, гальки или гравия до 10% по объему
	1750
	2
	2

	
	д) то же, с примесью свыше 10% по объему и с валунами массой до 50 кг
	1950
	3
	-

	46
	Супесь:
	
	
	

	
	а) пластичная, без примесей
	1600
	1
	2

	
	б) то же, с примесью гальки, гравия и щебня до 10% от объема
	1650
	1
	2

	
	в) то же с примесью свыше 10% от объема
	1850
	2
	2

	47
	Торф:
	
	
	

	
	а) без корней
	900
	1
	1

	
	б) с корнями диаметром до 30 мм
	1100
	1
	1

	
	в) с корнями диаметром более 30 мм
	1400
	2
	-

	48
	Трепел:
	
	
	

	
	а) слабый
	1550
	4
	-

	
	б) плотный
	1800
	5
	-

	49
	Туф, малопрочный
	1100
	3
	-

	50
	Туфогенные породы, средней прочности
	2600
	4
	-

	51
	Угли:
	
	
	

	
	а) бурые и слабые каменные
	1300
	2
	2

	
	б) каменные средней крепости
	1500
	3
	-

	
	в) каменные крепкие и антрациты
	1750
	3
	-

	
	г) каменные с прослойками углистых сланцев, глин и «плиты»
	2000
	3
	-

	52
	Уртиты, очень прочные
	3000
	4
	-

	53
	Фосфоритная плита, средней прочности
	2350
	4
	-

	54
	Щебень:
	
	
	

	
	а) с размером частиц до 150 мм
	1950
	2
	-

	
	б) с размером частиц до 40 мм
	1750
	1
	-


Приложение 2.2

Коэффициенты к расценкам, учитывающие условия применения ТЕР части 2
	№ п/п
	Условия применения
	Номер таблиц
	Коэффициенты

	
	
	
	к затратам труда и к оплате труда рабочих-строителей
	к стоимости эксплуатации машин 

	3.1
	При разработке грунтов 1, 2 и 3 категорий налипающих на стенки и зубья ковша экскаватора, а также мерзлых грунтов всех категорий, разрабатываемых при положительной температуре наружного воздуха
	02-01-001÷

02-01-022
	1,11
	1,11

	3.2
	При работе экскаваторов в тупиковом забое:
	
	
	

	
	при одной выставке вагонов
	02-01-008÷

02-01-010
	0,96
	1,09

	
	при двух выставках вагонов
	02-01-008÷

02-01-010
	0,98
	1,18

	
	при автомобильном транспорте
	02-01-015÷

02-01-022
	1,1
	1,09

	3.3
	При работе экскаваторов на уступах:
	
	
	

	
	ниже трехкратной высоты ковша
	02-01-001÷

02-01-003
	1,11
	1,11

	
	при зачистке рудного тела (до вскрыши)
	02-01-008÷

02-01-010
	0,99
	1,11

	
	при верхнем черпании
	02-01-015÷

02-01-022
	1,1
	1,11

	3.4
	При переэкскавации грунтов 1-4 категорий
	02-01-001÷

02-01-003
	0,91
	0,91

	3.5
	При перевозке грунта электрифицированным транспортом
	02-01-008÷

02-01-010
	1,06
	1,02

	3.6
	При работе на неустойчивой почве с устройством настила
	02-01-001÷

02-01-022
	1,06
	1,06

	3.7
	При расстоянии разминовки от забоя:
	
	
	

	
	до 500 м
	02-01-008÷

02-01-010
	0,74
	0,97

	
	501-1000 м
	02-01-008÷

02-01-010
	1
	1

	
	1001-2000 м
	02-01-008÷

02-01-010
	1,53
	1,11

	
	свыше 2000 м
	02-01-008÷

02-01-010
	2
	1,2

	3.8
	При вместимости состава:
	
	
	

	
	111÷120 м3
	02-01-008÷

02-01-010
	1,24
	1,54

	
	201÷230 м3
	02-01-008÷

02-01-010
	1,09
	1,2

	
	301÷350 м3
	02-01-008÷

02-01-010
	1,03
	1,07

	
	411÷480 м3
	02-01-008÷

02-01-010
	1
	1


Буровзрывные работы

Приложение 3.1

Разновидности грунтов по трудности разработки (для бурения, справочно)
	№ п.п.
	Наименование и характеристика грунтов
	Средняя плотность в естественном залегании. кг/м3
	Время чистого бурения 1 м шпура перфоратором ПП-36, мин.
	Группа грунтов

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Алевролиты:
	
	
	

	
	а) низкой прочности
	1500
	до 2,8
	4

	
	б) малопрочные 
	2200
	2,9-3,5
	5

	2.
	Ангидрит, прочный
	2900
	3,6-4,8
	6

	3.
	Аргиллиты:
	
	
	

	
	а) плитчатые, малопрочные 
	2000
	2,9-3,5
	5

	
	б) массивные, средней прочности
	2200
	3,6-4,8
	6

	4.
	Бокситы средней прочности
	2600
	3,6-4,8
	6

	5.
	Гравийно-галечные грунты:
	
	
	

	
	а) при размере частиц до 80 мм
	1750
	-
	2

	
	б) при размере частиц более 80 мм
	1950
	-
	3

	6.
	Гипс, малопрочный
	2200
	до 2,8
	4

	7.
	Глина:
	
	
	

	
	а) мягко- и тугопластичная без примесей
	1800
	-
	2

	
	б) то же, с примесью щебня, гальки, гравия или строительного мусора до 10 %
	1750
	-
	2

	
	в) то же, с примесью более 10%
	1900
	-
	3

	
	г) полутвердая
	1950
	-
	3

	
	д) твёрдая
	1950-2150
	-
	4

	8.
	Грунт растительного слоя:
	
	
	

	
	а) без корней и примесей
	1200
	-
	1

	
	б) с корнями кустарника и деревьев
	1200
	-
	2

	
	в) с примесью гравия, щебня или строительного мусора
	1400
	-
	2

	9.
	Грунты ледникового происхождения (моренные), аллювиальные, делювиальные и пролювиальные отложения:
	
	
	

	
	а) глина моренная с содержанием крупнообломочных включений в количестве до 10 %
	1800


	-
	3

	
	б) то же, с содержанием крупнообломочных включений в количестве от 10 до 35 %
	2000
	-
	4

	
	в) пески, супеси и суглинки моренные с содержанием крупнообломочных включений в количестве до 10 %
	1800
	-
	2

	
	г) то же, с содержанием крупнообломочных включений от 10 до 35 % 
	2000
	-
	4

	
	д) грунты всех видов с содержанием крупнообломочных включений от 35 до 50%
	2100 
	-
	5

	
	е) то же, с содержанием крупнообломочных включений от 50 до 65 % 
	2300
	-
	6

	
	ж) то же, с содержанием крупнообломочных включений более 65 %
	2500
	-
	7

	10.
	Грунты вечномёрзлые и сезонномёрзлые моренные, аллювиальные, делювиальные и пролювиальные отложения:
	
	
	

	
	а) растительный слой, торф, заторфованные грунты
	1150
	-
	4

	
	б) пески, супеси, суглинки и глина без примесей
	1750
	-
	4

	
	в) пески, супеси, суглинки и глины с примесью гравия, гальки, дресвы и щебня в количестве до 20 % и валунов до10 %
	1950
	-
	5

	
	г) моренные грунты, аллювиальные, делювиальные и пролювиальные отложения с содержанием крупнообломочных включений до 35 %
	2000
	-
	5

	
	д) то же, с примесью гравия, гальки, дресвы, щебня, в количестве более 20 % и валунов более 10 %, гравийно-галечные и щебенисто-дресвяные грунты, а также моренные грунты, аллювиальные, делювиальные и пролювиальные отложения с содержанием крупнообломочных включений от 35 до 50 %
	2100
	-
	6

	
	е) моренные грунты, аллювиальные, делювиальные и пролювиальные отложения с содержанием крупнообломочных включений от 50 до 65 % 
	2300
	-
	7

	
	ж) то же, с содержанием крупнообломочных включений в количестве более 65%
	2500
	-
	8

	11.
	Диабаз:
	
	
	

	
	а) сильновыветрившийся, малопрочный
	2600
	6,1-8,1
	8

	
	б) слабовыветрившийся, прочный
	2700
	8,2-10,3
	9

	
	в) не затронутый выветриванием, очень прочный
	2800
	10,4-13,7
	10

	
	г) не затронутый выветриванием, очень прочный
	2900
	13,8 и более
	11

	12.
	Доломит:
	
	
	

	
	а) мягкий, пористый, выветрившийся, средней прочности
	2700
	3,6-4,8
	6

	
	б) прочный
	2800
	4,9-6,0
	7

	
	в) очень прочный
	2900
	6,1-8,1
	8

	13.
	Дресва в коренном залегании (элювий)
	2000
	2,9-3,5
	5

	14.
	Дресвяный грунт
	1800
	до 2,8
	4

	15.
	Змеевик (серпентин)
	
	
	

	
	а) выветрившийся, малопрочный
	2400
	2,9-3,5
	5

	
	б) средней прочности
	2500
	3,6-4,8
	6

	
	в) прочный
	2600
	4,9-6,0
	7

	16.
	Известняк:
	
	
	

	
	а) выветрившийся, малопрочный
	1200
	2,9-3,5
	5

	
	б) мергелистый, средней прочности
	2300
	3,6-4,8
	6

	
	в) мергелистый, прочный
	2700
	4,9-6,0
	7

	
	г) доломитизированный, прочный
	2900
	6,1-8,1
	8

	
	д) окварцованный, очень прочный
	3100
	8,2-10,3
	9

	17.
	Кварцит:
	
	
	

	
	а) сильновыветрившийся, средней прочности
	2500
	4,9-6,0
	7

	
	б) средневыветрившийся, прочный
	2600
	6,1-8,1
	8


	
	в) слабовыветрившийся, очень прочный
	2700
	8,2-10,3
	9

	
	г) невыветрившийся, очень прочный
	2800
	10,4-13,7
	10

	
	д) невыветрившийся, мелкозернистый, очень прочный
	3000
	13,8 и более
	11

	18.
	Конгломераты и брекчии:
	
	
	

	
	а) на глинистом цементе, средней прочности
	2100
	2,9-3,5
	5

	
	б) на известковом цементе, прочные
	2300
	3,6-4,8
	6

	
	в) на кремнистом цементе, прочные
	2600
	4,9-6,0
	7

	
	г) то же, очень прочные
	2900
	6,1-8,1
	8

	19.
	Коренные глубинные породы (граниты, гнейсы, диориты, сиениты, габбро и др.):
	
	
	

	
	а) крупнозернистые, выветрившиеся и дресвяные, малопрочные
	2500
	2,9-3,5
	5

	
	б) среднезернистые, выветрившиеся, средней прочности
	2600
	3,6-4,8
	6

	
	в) мелкозернистые, выветрившиеся, прочные
	2700
	4,9-6,0
	7

	
	г) крупнозернистые, не затронутые выветриванием, прочные
	2800
	6,1-8,1
	8

	
	д) среднезернистые, не затронутые выветриванием, очень прочные
	2900
	8,2-10,3
	9

	
	е) мелкозернистые, не затронутые выветриванием, очень прочные
	3100
	10,4-13,7
	10

	
	ж)порфировые, незатронутые выветриванием, очень прочные
	3300
	13,8 и более
	11


	20.
	Коренные излившиеся породы ( андезиты, базальты, порфириты, трахиты и др.):
	
	
	

	
	а) сильновыветрившиеся, средней прочности
	2600
	4,9-6,0
	7

	
	б) слабовыветрившиеся, прочные
	2700
	6,1-8,1
	8

	
	в) со следами выветривания, очень прочные 
	2800
	8,2-10,3
	9

	
	г) без следов выветривания, очень прочные
	3100
	10,4-13,7
	10

	
	д) то же, очень прочные
	3300
	13,8 и более
	11

	21.
	Кремень, очень прочный
	3300
	13,8 и более
	11

	22.
	Лёсс:
	
	
	

	
	а) мягкопластичный
	1600
	-
	1

	
	б) тугопластичный
	1800
	-
	2

	
	в) твёрдый
	1800
	-
	3

	23.
	Мел:
	
	
	

	
	а) низкой прочности
	1550
	до 2,8
	4

	
	б) малопрочный
	1800
	2,9-3,5
	5

	24.
	Мергель:
	
	
	

	
	а) низкой прочности
	1900
	до 2,8
	4

	
	б) малопрочный
	2300
	2,9-3,5
	5

	
	в) средней прочности
	2500
	3,6-4,8
	6

	25.
	Мрамор, прочный
	2700
	4,9-6,0
	7

	26.
	Опока
	1900
	до 2,8
	5

	27. 
	Пемза
	1900
	2,9-3,5
	5

	28.
	Песок:
	
	
	

	
	а) без примесей
	1600
	-
	1

	
	б) то же, с примесью гальки, щебня, гравия или строительного мусора до 10 %
	1600
	-
	1

	
	в) то же, с примесью более 10 %
	1700
	-
	2

	
	г) барханный и дюнный
	1600
	-
	2

	29.
	Песчаник:
	
	
	

	
	а) выветрившийся, малопрочный
	2200
	2,9-3,5
	5

	
	б) глинистый, средней прочности
	2300
	3,6-4,8
	6

	
	в) на известковом цементе, прочный
	2500
	4,9-6,0
	7

	
	г) на известковом или железистом цементе, прочный
	2600
	6,1-8,1
	8

	
	д) на кварцевом цементе, очень прочный
	2700
	8,2-10,3
	9

	
	е) кремнистый, очень прочный
	2700
	10,4-13,7
	10

	30.
	Ракушечник:
	
	
	

	
	а) слабосцементированный, низкой прочности
	1200
	до 2,8
	4

	
	б) сцементированный, малопрочный
	1800
	2,9-3,5
	5

	31.
	Сланцы:
	
	
	

	
	а) выветрившиеся, низкой прочности
	2000
	до 2,8
	4

	
	б) глинистые, малопрочные
	2600
	2,9-3,5
	5

	
	в) средней прочности
	2800
	3,5-4,8
	6

	
	г) окварцованные, прочные
	2300
	4,9-6,0
	7

	
	д) песчаные, прочные
	2500
	6,1-8,1
	8

	
	е) окремнелые, очень прочные
	2600
	8,2-13,7
	10

	
	ж) кремнистые, очень прочные
	2600
	13,8 и более
	11

	32.
	Солончак и солонец:
	
	
	

	
	а) пластичные
	1600
	-
	2

	
	б) твёрдые
	1800
	до 2,8
	4

	33.
	Суглинок:
	
	
	

	
	а) мягкопластичный без примесей
	1700
	-
	1

	
	б) то же, с примесью гальки, щебня, гравия или строительного мусора до 10 % и тугопластичный без примесей
	1700
	-
	1

	
	в) мягкопластичный с примесью более 10 %, тугопластичный с примесью до 10 %, а также полутвёрдый и твёрдый без примеси и с примесью до 10 %
	1750
	-
	2

	
	г) полутвёрдый и твёрдый с примесью щебня, гальки, гравия или строительного мусора более 10 %
	1950
	-
	3

	34.
	Супесь:
	
	
	

	
	а) пластичная без примесей
	1650
	-
	1

	
	б) твёрдая без примесей, а также пластичная и твёрдая с примесью щебня, гальки, гравия или строительного мусора до10%
	1650
	-
	1

	
	в) твёрдая и пластичная с примесью более 10 %
	1850
	-
	2

	35.
	Торф:
	
	
	

	
	а) без древесных корней
	800-1000
	-
	1

	
	б) с древесными корнями толщиной до 30 мм
	850-1100
	-
	2

	
	в) то же, более 30 мм
	900-1200
	-
	2

	36.
	Трепел:
	
	
	

	
	а) низкой прочности
	1550
	до 2,8
	4

	
	б) малопрочный
	1770
	2,9-3,5
	5

	37.
	Туф
	1100
	2,9-3,5
	5

	38.
	Чернозём и каштановый грунт:
	
	
	

	
	а) пластичный
	1300
	-
	1

	
	б) пластичный с корнями кустарника
	1300
	-
	2

	
	в) твёрдый
	1200
	-
	3

	39.
	Щебень:
	
	
	

	
	а) при размере частиц до 40 мм
	1750
	-
	2

	
	б) при размере частиц до 150 мм
	1950
	-
	3

	40.
	Шлак:
	
	
	

	
	а) котельный, рыхлый 
	700
	-
	1

	
	б) котельный слежавшийся
	700
	-
	2

	
	в) металлургический, выветрившийся
	1200
	-
	3

	
	г) металлургический, невыветрившийся
	1500
	-
	4


Приложение 3.2

Объем работ по зачистке бортов и дна выемок и карьеров

	Способ производства работ
	Объём работ по зачистке, % от профильного объёма выемки

	
	Группа грунтов

	
	4 - 5
	6
	7
	8
	9 - 11

	Шпуровыми зарядами
	1
	2
	3
	4
	5

	Скважинными зарядами
	2
	4
	5
	6
	7

	Камерными зарядами
	3
	5
	6
	7
	8


Приложение 3.3

Коэффициенты к расценкам, учитывающие условия применения ТЕР части 3

	Условия применения
	Номер таблиц (ТЕР)
	Коэффициенты

	
	
	к затратам труда и к оплате труда рабочих-строителей
	к стоимости эксплуатации машин
	к стоимости материалов

	1
	2
	3
	4
	5

	Взрывание в условиях обводнённых грунтов по группам:
	
	
	
	

	3.1. 4-7 
	01-001÷01-005, 02-001÷02-023,

03-001÷03-005, 03-008, 05-009
	1.1
	1.1
	1.5

	3.2. 8-9 
	01-001÷01-005, 02-001÷02-023, 03-001÷03-005, 03-008, 05-009
	1.1
	1.1
	1.4

	3.3. 10-11 
	01-001÷01-005, 02-001÷02-023, 03-001÷03-005, 03-008, 05-009
	1.1
	1.1
	1.3

	3.4. Взрывание с одной обнажённой поверхностью (в выемках, в забоях на косогорах, а также во всех случаях, когда шпуры или скважины расположены в три и более ряда).
	01-002, 02-006÷02-018, 04-007÷04-009
	1.2
	1.2
	1.2

	3.5. Взрывание на горных склонах с уклоном более 30 град.
	01-001÷01-005, 02-001÷02-023, 03-001÷03-008, 04-007÷04-009, 05-009
	1.25
	
	

	3.6. Дробление негабаритов при пользовании расценками табл. 01-002÷005, 02-001÷018, 04-007÷009 для условий взрывания при одной обнажённой поверхности.
	04-001, 04-002
	0.8
	0.8
	0.8

	3.7. Дробление негабаритов при пользовании расценками табл. 02-001÷018 для условий взрывания при одной обнажённой поверхности, при неблагоприятных условиях залегания пород и структуры скального массива.
	 04-002
	1.4
	1.4
	1.4

	3.8. Дробление негабаритов при разрыхлении грунтов в условиях, предусмотренных табл. 02-021.
	04-001, 04-002
	0.5
	0.5
	0.5

	3.9. Взрывание на выброс в оплывающих грунтах
	03-004÷03-008
	1.75
	1.75
	1.75

	Взрывание в условиях строительства вторых железнодорожных путей на участках интенсивного движения поездов. Число пар поездов, проходящих в 1 сутки:
	
	1.15
	1.15
	

	3.10. От 7 до 18
	01-001÷01-005, 02-001÷02-023, 04-001÷04-002, 04-007÷04-009, 05-009
	1.15
	1.15
	

	3.11. От 19 до 36
	01-001÷01-005, 02-001÷02-023, 04-001, 04-002, 04-007÷04-009, 05-009
	1.35
	1.35
	

	3.12. Более 36
	01-001÷01-005, 02-001÷02-023, 04-001, 04-002, 04-007÷04-009
	1.5
	1.5
	

	Взрывание на участках уширения полотна автомобильных дорог. Число автомобилей, проходящих в 1 час:
	
	
	
	

	3.13. До 30
	01-001÷01-005, 02-001÷02-023, 04-001, 04-002, 04-007÷04-009, 05-009
	1.05
	1.05
	

	3.14. Более 30
	01-001÷01-005, 02-001÷02-023, 04-001, 04-002,04-007÷04-009
	1.1
	1.1
	

	3.15. Разрыхление скальных грунтов при уборке их экскаватором с ковшом вместимостью более 4,6 м3 на горновскрышных работах.
	02-006÷02-015
	0.7
	0.7
	0.7

	3.16. Разрыхление скальных грунтов в выемках, когда проектом предусмотрена отработка откосов методом контурного взрывания.
	02-021
	0.95
	0.95
	0.95

	3.17. Разрыхление скальных грунтов при уширении вновь сооружаемой выемки за пределы её проектного очертания с целью получения разрыхлённого скального материала.
	02-021
	0.9
	0.9
	0.9

	3.18. Разрыхление скальных грунтов в притрассовых карьерах (резервах).
	02-021
	0.75
	0.75
	0.75

	Отработка откосов выемок способом контурного взрывания при бурении вертикальных скважин в грунтах по группам:
	
	
	
	

	3.19. 5 - 6 
	02-023
	0.85
	0.85
	

	3.20. 7 - 8 
	02-023
	0.9
	0.9
	

	3.21. 9 - 11 
	02-023
	0.95
	0.95
	

	Взрывание грунтов на выброс и сброс при глубине выемки:
	
	
	
	

	3.22. От 25 до 50 м
	03-005, 03-008
	1.4
	1.4
	1.4

	3.23. От 50 до 75 м
	03-005, 03-008
	1.75
	1.75
	1.75

	3.24. Более 75 м
	03-005, 03-008
	2
	2
	2

	3.25. Разрыхление скальных грунтов скважинными зарядами при бурении станками УГБ-50 М.
	02-001÷02-008
	1.75
	0.92
	

	3.26. Разрыхление вечномёрзлых скальных грунтов.
	01-001÷01-005, 02-001÷02-015, 02-021, 05-009
	1.2
	1.2
	1.2

	3.27. Разрыхление вечномёрзлых грунтов в условиях положительных температур
	04-007÷04-009
	
	
	1.3

	Разрыхление вечномёрзлых и сезонномёрзлых моренных грунтов при высоте уступа:
	
	
	
	

	3.28. До 1 м
	04-009
	2
	2
	2

	3.29. Более 1 до 3 м
	04-009
	1.4
	1.4
	1.4


Приложение 3.4 
ТАБЛИЦА ЗАМЕНЫ РЕСУРСОВ

	Номера

расценок
	Ресурсы по ГЭСН
	Ресурсы по ТЕР

	
	код
	ед. изм.
	расход
	код
	ед. изм.
	расход

	03-02-015-01
	109-9140
	м
	0,01
	109-0082
	м
	0,01

	03-02-015-02
	109-9140
	м
	0,013
	109-0082
	м
	0,013

	03-02-015-03
	109-9140
	м
	0,021
	109-0082
	м
	0,021

	03-02-015-04
	109-9140
	м
	0,036
	109-0082
	м
	0,036

	03-05-001-01
	408-9040
	м3
	9
	408-0122
	м3
	9


Скважины

Приложение 4.1

Распределение грунтов по буримости

	Группа грунтов
	Наименование и характеристика грунтов

	1
	2

	
	1. Роторное бурение

	1
	Торф и растительный слой без корней. Рыхлые: лесс, пески (не плывуны), супеси без гальки и щебня. Ил влажный и иловатые грунты. Суглинки лессовидные. Трепел. Мел слабый.

	2
	Торф и растительный слой с корнями с небольшой примесью мелкой (до 3 см) гальки или щебня. Пески плотные. Суглинок плотный, лесс. Мергель рыхлый. Плывуны. Лед. Глины средней плотности. Мел. Диатомит. Каменная соль (галит). Железная руда охристая.

	3
	Суглинки и супеси с примесью свыше 20% мелкой (до 3 см) гальки и щебня. Лесс плотный. Дресва. Глины: с частыми прослоями (до 5 см) слабосцементированных песчаников и мергелей, плотные мергелистые, загипсованные, песчанистые. Алевролиты глинистые слабосцементированные. Песчаники слабосцементированные глинистые на известковистом цементе. Мергель. Известняк-ракушечник, мел плотный, магнезит. Гипс тонкокристаллический выветрелый. Каменный уголь слабый. Сланцы: тальковые, разрушенные, всех разновидностей. Марганцевая руда. Железная руда окисленная, рыхлая. Бокситы глинистые.

	4
	Галечник, состоящий из мелких галек осадочных пород. Мерзлые водоносные пески, ил, торф. Алевролиты плотные, глинистые. Песчаники глинистые. Мергель плотный. Неплотные: известняки и доломиты. Магнезит плотный. Пористые: известняки, туфы. Опоки глинистые. Гипс кристаллический. Ангидрит. Калийные соли. Каменный уголь средней твердости. Бурый уголь крепкий. Каолин первичный. Сланцы: глинистые, песчано-глинистые, горючие, углистые, алевролитовые. Апатит кристаллический. Мартитовые и им подобные руды сильно выветрелые. Железная руда мягкая вязкая. Бокситы.

	5
	Галечно-щебенистые грунты. Мерзлые: песок крупнозернистый, дресва, ил, глины песчанистые. Песчаники на известковистом и железистом цементе. Алевролиты. Аргиллиты. Глины аргиллитоподобные, весьма плотные. Конгломерат осадочных пород на песчано-глинистом или другом пористом цементе. Известняки. Мрамор. Доломиты мергелистые. Ангидрит весьма плотный. Опоки пористые выветрелые. Каменный уголь твердый. Антрацит. Фосфориты желваковые. Сланцы глинистые, хлоритовые, мартитовые и им подобные руды неплотные.

	6
	Глины плотные мерзлые. Глины плотные с прослоями доломита и сидеритов. Конгломерат осадочных пород на известковистом цементе. Песчаники: полевошпатовые, кварцево-известковистые. Алевролиты с включением кварца. Известняки: плотные доломитизированные, скарнированные. Доломиты плотные. Опоки. Сланцы окварцованные. Аргиллиты слабоокремненные. Тальково-карбонатные породы. Апатиты. Колчедан сыпучий. Бурые железняки ноздреватые. Гематито-мартитовые руды. Сидериты.

	7
	Аргиллиты окремненные. Галечник изверженных и метаморфических пород (речник). Щебень мелкий без валунов. Конгломераты с галькой (до 50%) изверженных пород на песчано-глинистом цементе. Конгломераты осадочных пород на кремнистом цементе. Песчаники кварцевые. Доломиты весьма плотные. Окварцованные: полево-шпатовые песчаники, известняки. Опоки крепкие, плотные. Крупно- и среднезернистые, затронутые выветриванием: граниты, сиениты, диориты, габбро и другие изверженные породы. Бурые железняки ноздреватые пористые. Хромиты. Сульфидные руды. Мартито-сидеритовые и гематитовые руды. Амфибол-магнетитовые руды.

	8
	Аргиллиты кремнистые. Конгломераты изверженных пород на известковистом цементе. Доломиты окварцованные. Окремненные: известняки и доломиты. Фосфориты плотные пластовые. Сланцы окремненные. Гнейсы мелкозернистые, затронутые выветриванием: граниты, сиениты, габбро. Кварцево-карбонатные и кварцево-баритовые породы. Бурые железняки пористые. Гидрогематитовые руды плотные. Кварциты: гематитовые, магнетитовые. Колчедан плотный. Бокситы диаспоровые.

	9
	Базальты. Конгломераты изверженных пород на кремнистом цементе. Известняки карстовые. Кремнистые: песчаники, известняки. Доломиты кремнистые. Фосфориты пластовые окремненные. Сланцы кремнистые. Кварциты: магнетитовые и гематитовые. Роговики. Альбитофиры и кератофиры. Трахиты. Порфиры окварцованные. Диабазы тонкокристаллические. Туфы окремненные, ороговикованные. Крупно- и среднезернистые: граниты, гранито-гнейсы, гранодиориты, сиениты, габбро-нориты, пегматиты. Окварцованные: амфиболит, колчедан. Кварцево-турмалиновые породы, не затронутые выветриванием. Бурые железняки плотные. Кварцы со значительным количеством колчедана. Бариты плотные.

	10
	Валунно-галечные отложения изверженных и метаморфизованных пород. Песчаники кварцевые сливные. Джеспилиты, затронутые выветриванием. Фосфатно-кремнистые породы. Кварциты неравномерно-зернистые. Кварцевые: альбитофиры и кератофиры. Мелкозернистые: граниты, гранито-гнейсы и гранодиориты. Микрограниты. Пегматиты плотные, сильно кварцевые. Магнетитовые и мартитовые руды плотные с прослойками роговиков. Бурые железняки окремненные. Кварц жильный. Порфириты сильно окварцованные и ороговикованные.

	11
	Альбитофиры тонкозернистые, ороговикованные. Джеспилиты, не затронутые выветриванием. Сланцы яшмовидные кремнистые. Кварциты. Роговики железистые очень твердые. Кварц плотный. Корундовые породы. Джеспилиты гематито-мартитовые и гематито-магнетитовые.

	12
	Совершенно не затронутые выветриванием монолитно-сливные: джеспилиты, кремень, яшмы, роговики, кварциты, эгериновые и корундовые породы.

	
	2. Колонковое бурение

	1
	Ил влажный. Иловатые грунты. Лесс мягкопластичный, рыхлый, слежавшийся, весьма низкой прочности. Мел увлажненный, весьма низкой прочности, песок крупнозернистый (0,5-2,0 мм) рыхлый, песок среднезернистый (0,2-0,5 мм) рыхлый, песок мелкозернистый (0,1-0,2 мм) рыхлый. Песчано-глинистый грунт рыхлый, с примесью (до 10%) мелкой гальки и гравия; рыхлый с примесью (до 20%) мелкой гальки и гравия. Растительный слой без корней. Суглинки лессовидные рыхлые, мягкопластичные. Супесь пластичная рыхлая. Торф рыхлый без корней с небольшой примесью гальки и гравия. Трепел.

	2
	Глина тугопластичная, диатомит, каменная соль (галит), лед, лесс плотный, слежавшийся. Мел низкой прочности. Песок крупнозернистый (0,5-2,0 мм) плотный, сухой. Песок среднезернистый (0,2-0,5 мм) плотный, сухой. Песок мелкозернистый (0,1-0,2 мм) плотный, сухой. Плывун. Растительный слой с корнями и примесью до 10% мелкой (до 3 см) гальки и щебня. Суглинки тугопластичные. Супесь твердая. Торф с корнями и примесью до 10% мелкой (до 3 см) гальки и щебня. Трепел весьма низкой прочности.

	3
	Алевролит глинистый низкой прочности. Гипс тонкокристаллический, выветрелый, низкой прочности. Глина ленточная, мягкопластичная; глина ленточная, текуче-пластичная; мягкопластичная; мягкопластичная, вязкая, песчаная; полутвердая с частыми прослоями (до 5 см) слабосцементированных песчаников; полутвердая с частыми прослоями (до 5 см) слабосцементированных мергелей. Дресва. Ракушечник, ракушечник пористый. Магнезит низкой прочности. Мел малопрочный. Мергель низкой прочности. Пемза. Песчано-глинистый грунт со значительной примесью (от 20 до 30%) щебня, гравия и мелкой гальки. Песчаник крупнозернистый глинистый, низкой прочности на глинистом цементе, низкой прочности на известковистом цементе. Песчаник среднезернистый глинистый, низкой прочности на глинистом цементе, низкой прочности на известковистом цементе. Песчаник мелкозернистый глинистый, низкой прочности на глинистом цементе, низкой прочности на известковом цементе. Сланец тальковый разрушенный, низкой прочности. Суглинки полутвердые с примесью свыше 20% мелкой (до 3 см) гальки и щебня, мергелистые, загипсованные, песчанистые. Супесь твердая с примесью свыше 20% мелкой (до 3 см) гальки и щебня, мергелистая, загипсованная, песчанистая. Терпел малопрочный.

	4
	Алеврит пониженной прочности. Ангидрит. Бетон слабый со щебнем осадочных пород. Галечник, состоящий из галек осадочных пород. Гипс кристаллический малопрочный. Глина песчаная, текуче-пластичная, полутвердая. Доломит малопрочный. Змеевик (серпентин). Известняк малопрочный; пористый, выветрившийся, пористый, малопрочный. Ил водоносный, мерзлый. Конгломерат осадочных пород на глинистом цементе. Магнезит малопрочный. Мел малопрочный. Опока глинистая. Песок крупнозернистый (0,5-2,0 мм) водоносный, мерзлый; маловодоносный, мерзлый. Песок среднезернистый (0,2-0,5 мм) водоносный, мерзлый, маловодоносный, мерзлый. Песок мелкозернистый (0,1-0,2 мм) водоносный, мерзлый, маловодоносный, мерзлый. Песчаник крупнозернистый, выветрившийся, глинистый пониженной прочности, глинистый малопрочный, глинистый низкой прочности, с примесью галечника. Песчаник среднезернистый выветрившийся, глинистый пониженной прочности, глинистый малопрочный, глинистый низкой прочности. Песчаник мелкозернистый, выветрившийся, глинистый пониженной прочности, глинистый малопрочный, глинистый низкой прочности, сланец выветрившийся, глинистый низкой прочности, горючий низкой прочности, углистый низкой прочности, песчанистый низкой прочности. Торф водоносный мерзлый. Туфы слоистые, уплотненные, малопрочные, рыхлые, пористые.

	5
	Алевролит малопрочный. Ангидрит средней прочности. Аргиллит малопрочный. Галечно-щебнистый грунт. Глина аргиллитовая, твердая, аргиллитоподобная, тугопластичная, песчанистая, мерзлая, с примесью гравия и гальки, мерзлая. Доломит мергелистый, малопрочный, пористый, выветрившийся, весьма низкой прочности. Дресва мерзлая. Змеевик (серпентин) низкой прочности. Известняк, доломитизированный, весьма низкой прочности, мергелистый, весьма низкой прочности. Мергель средней прочности. Мрамор. Опока пористая, выветрелая. Песок крупнозернистый (0,5-2,0 мм) мерзлый. Песок мелкозернистый (0,1-0,2 мм) мерзлый. Песчано-глинистый грунт с большим (более 30%) содержанием гравия и гальки. Песок крупнозернистый на железистом цементе, на известковистом цементе. Песчаник среднезернистый на железистом цементе, на известковистом цементе. Песчаник мелкозернистый на железистом цементе, на известковистом цементе. Сланец глинистый малопрочный, хлоритовый малопрочный. Цементный камень.

	6
	Алевролит с включением кварца. Аргиллит слабоокремненный средней прочности, сильновыветрившийся. Бетон крепкий со щебнем осадочных пород. Бокситы. Габбро выветрившееся, крупнозернистое выветрившееся, среднезернистое выветрившееся, мелкозернистое выветрившееся. Галечник мелкий без валунов, связанный глинистым материалом, с ледяными прослойками, мерзлый. Глина влажная, твердая, мерзлая, с прослоями доломита, с прослоями сидеритов. Гранит крупнозернистый, выветрившийся, среднезернистый выветрившийся, мелкозернистый, выветрившийся. Доломит средней прочности. Известняк доломитизированный, средней прочности; мергелистый, средней прочности. Ракушечник скарнированный, средней прочности. Конгломерат осадочных пород на известковом цементе. Опока средней прочности. Песчаник крупнозернистый кварцево-известковый, полевошпатовый. Песчаник среднезернистый кварцево-известковистый, полевошпатовый. Песчаник мелкозернистый кварцево-известковистый, полевошпатовый. Песчаник-змеевик прочный крупнозернистый, среднезернистый, мелкозернистый. Порфир крупнозернистый, выветрившийся; среднезернистый выветрившийся. Порфирит крупнозернистый, выветрившийся, среднезернистый выветрившийся. Сланец аспидный, окварцованный прочный, окварцованный, песчаный средней прочности, слюдяной, окварцованный средней прочности. Торф сильновыветрившийся.

	7
	Андезит сильновыветрившийся. Аргиллит окремненный. Габбро крупно- и среднезернистое, затронутое выветриванием. Галечник изверженных и метаморфических пород (речник), крупный с небольшим количеством мелких валунов. Гнейс крупнозернистый выветрившийся, среднезернистый выветрившийся, мелкозернистый выветрившийся. Гранит крупно и среднезернистый, затронутый выветриванием. Диабаз выветрившийся. Диорит крупнозернистый выветрившийся, среднезернистый выветрившийся, крупнозернистый, затронутый выветриванием, среднезернистый, затронутый выветриванием. Доломит прочный. Известняк окварцованный. Конгломерат осадочных пород на кремнистом цементе, с галькой (до 50%) изверженных пород на песчано-глинистом цементе. Опока крепкая. Пегматит крупнозернистый. Песчаник крупнозернистый кварцевый, окварцованный, полевошпатный окварцованный. Песчаник среднезернистый кварцевый, окварцованный, полевошпатный окварцованный. Песчаник мелкозернистый кварцевый, окварцованный. Порфир крупнозернистый, среднезернистый, мелкозернистый, выветрившийся. Сиенит крупнозернистый, затронутый выветриванием, среднезернистый, затронутый выветриванием, мелкозернистый, затронутый выветриванием. Торф слабовыветрившийся. Щебень мелкий без валунов.

	8
	Андезит маловыветрившийся. Аргиллит кремнистый. Базальт слабовыветрившийся. Габбро мелкозернистое, затронутое выветриванием. Гнейс, крупнозернистый, среднезернистый, мелкозернистый. Гранит мелкозернистый, затронутый выветриванием. Диорит мелкозернистый, выветрившийся, мелкозернистый, затронутый выветриванием. Доломит окремненный, окварцованный. Известняк окремненный, прочный окварцованный. Конгломерат изверженных пород на известковистом цементе. Пегматит плотный, сильноокварцованный. Порфир мелкозернистый. Сиенит мелкозернистый, выветрившийся. Сланец кремнистый, окремненный прочный. Торф со следами выветривания.

	9
	Альбитофир. Амфиболит окварцованный. Андезит со следами выветривания. Базальт, базальт со следами выветривания. Бетон крепкий со щебнем изверженных пород. Габбро крупнозернистое, среднезернистое, мелкозернистое. Габбро-норит. Гранит крупнозернистый, среднезернистый, мелкозернистый. Гранит-гнейс. Гранодиорит крупнозернистый, среднезернистый. Диабаз крепкий, затронутый выветриванием, тонкокристаллический. Диорит крупнозернистый, среднезернистый, мелкозернистый. Доломит кремнистый. Известняк карстовый, кремнистый. Кератофир. Конгломерат изверженных пород на кремнистом цементе, кристаллических пород на кремнистом цементе. Пегматит крупнозернистый кремнистый, на кварцевом цементе, кремнистый. Песчаник среднезернистый кремнистый на кварцевом цементе, кремнистый. Песчаник мелкозернистый кремнистый, на кварцевом цементе, кремнистый. Порфир окварцованный. Роговик, сиенит крупнозернистый, среднезернистый, мелкозернистый. Сланец кремнистый очень прочный. Трахит. Туфы окремненные, ороговикованные.

	10
	Альбитофир кварцевый. Валуны, валунно-галечные отложения изверженных и метаморфизированных пород, валунный грунт, валуны кристаллических пород. Гранит (микрогранит). Гранит мелкозернистый. Гранито-гнейс мелкозернистый. Гранодиорит мелкозернистый. Джеспилиты, затронутые выветриванием. Диабаз крепкий, не затронутый выветриванием. Ил кварцевый. Пегматит кварцевый. Песчаник крупнозернистый кварцевый сливной. Песчаник среднезернистый кварцевый, сливной. Песчаник мелкозернистый кварцевый сливной. Порфирит сильноокварцованный, ороговикованный.

	
	3. Ударно-вращательное, перфораторное бурение

	3
	Мел низкой прочности.

	4
	Алевролит глинистый низкой прочности. Бетон слабый со щебнем осадочных пород. Гипс кристаллический, малопрочный, тонкокристаллический, выветрелый, низкой прочности. Дресва, ракушечник, ракушечник пористый. Опока глинистая. Песчаник крупнозернистый низкой прочности на известковистом цементе, на глинистом цементе. Песчаник среднезернистый низкой прочности на глинистом цементе, на известковистом цементе. Песчаник мелкозернистый низкой прочности на известковистом цементе, на глинистом цементе, порфир среднезернистый выветрившийся. Сланец выветрившийся хлоритовый малопрочный. Трепел весьма низкой прочности. Цементный камень.

	5
	Алевролит пониженной прочности. Аргиллит малопрочный. Габбро выветрившееся: крупнозернистое выветрившееся. Гнейс крупнозернистый выветрившийся. Диорит крупнозернистый выветрившийся. Змеевик (серпентин). Известняк малопрочный, пористый выветрившийся, пористый малопрочный. Конгломерат осадочных пород на глинистом цементе. Магнезит низкой прочности. Мел малопрочный. Мергель низкой прочности, малопрочный. Опока пористая, выветрелая. Пемза. Песчаник крупнозернистый выветрившийся, глинистый пониженной прочности, глинистый малопрочный, глинистый низкой прочности, с примесью галечника. Песчаник среднезернистый выветрившийся, глинистый пониженной прочности, глинистый малопрочный, глинистый низкой прочности. Песчаник мелкозернистый выветрившийся, глинистый пониженной прочности, глинистый малопрочный, глинистый низкой прочности. Порфир крупнозернистый, выветрившийся. Сиенит крупнозернистый выветрившийся. Сланец глинистый малопрочный, глинистый низкой прочности, горючий низкой прочности, углистый низкой прочности, песчанистый низкой прочности. Туфы, слоистые, уплотненные, малопрочные, рыхлые, пористые.

	6
	Алевролит с включением кварца. Ангидрит средней прочности. Аргиллит слабоокремненный средней прочности. Бокситы. Габбро среднезернистое выветрившееся. Гнейс среднезернистый выветрившийся. Гранит крупнозернистый выветрившийся, среднезернистый выветрившийся. Диорит среднезернистый выветрившийся, крупнозернистый затронутый выветриванием, среднезернистый, затронутый выветриванием. Доломит малопрочный, мергелистый малопрочный, пористый, выветрившийся, весьма низкой прочности. Дресва мерзлая. Змеевик (серпентин) низкой прочности. Известняк, доломитизированный весьма низкой прочности, мергелистый весьма низкой прочности. Конгломерат осадочных пород на известковом цементе. Магнезит малопрочный. Мергель средней прочности. Опока средней прочности. Песчаник крупнозернистый глинистый на железистом цементе, на известковистом цементе. Песчаник среднезернистый глинистый на железистом цементе, на известковистом цементе. Песчаник мелкозернистый глинистый на железистом цементе, на известковистом цементе. Сиенит среднезернистый выветрившийся. Сланец средней прочности.

	7
	Андезит сильновыветрившийся. Аргиллит окремненный. Бетон крепкий со щебнем осадочных пород. Базальт сильновыветривающийся, габбро мелкозернистое, выветрившееся, крупно- и среднезернистое, затронутое выветриванием. Гнейс мелкозернистый выветрившийся. Гранит мелкозернистый выветрившийся. Диорит мелкозернистый выветрившийся, мелкозернистый затронутый выветриванием. Доломит средней прочности. Известняк доломитизированный средней прочности, мергелистый средней прочности. Ракушечник средней прочности. Конгломерат осадочных пород на кремнистом цементе. Мрамор. Опока крепкая. Песчаник крупнозернистый кварцево-известковистый, полевошпатовый. Песчаник среднезернистый кварцево-известковистый, полевошпатовый. Песчаник мелкозернистый кварцево-известковистый, полевошпатовый. Песчаник змеевик прочный крупнозернистый, среднезернистый, мелкозернистый. Порфир мелкозернистый выветрившийся. Сиенит крупнозернистый затронутый выветриванием, среднезернистый затронутый выветриванием, мелкозернистый выветрившийся. Сланец аспидный, окварцованный прочный, окварцованный, слюдяной, торф сильновыветрившийся.

	8
	Аргиллит кремнистый. Торф сильновыветрившийся. Базальт слабовыветрившийся. Габбро крупнозернистое, мелкозернистое затронутое выветриванием. Гнейс крупнозернистый, гранит крупнозернистый, крупно- и среднезернистый затронутый выветриванием. Гранодиорит крупнозернистый. Диабаз выветрившийся. Диорит крупнозернистый. Доломит прочный, окварцованный, окремненный. Известняк доломитизированный. Ракушечник скарнированный. Конгломерат изверженных пород на известковистом цементе, изверженных пород на кремнистом цементе, кристаллических пород на кремнистом цементе. Пегматит крупнозернистый. Песчаник крупнозернистый кварцевый, кремнистый, на кварцевом цементе, кремнистый, окварцованный, полевошпатовый окварцованный. Песчаник среднезернистый кварцевый, кремнистый, на кварцевом цементе, кремнистый, окварцованный, полевошпатовый окварцованный. Песок мелкозернистый кварцевый, кремнистый, на кварцевом цементе, кремнистый, окварцованный, полевошпатовый окварцованный. Порфир крупнозернистый. Сиенит крупнозернистый, мелкозернистый затронутый выветриванием. Сланец песчаный средней прочности. Торф слабовыветрившийся.

	9
	Андезит со следами выветривания. Базальт со следами выветривания. Габбро среднезернистое. Габбро-норит, гнейс среднезернистый. Гранит среднезернистый. Гранит среднезернистый, мелкозернистый затронутый выветриванием. Гранито-гнейс. Гранодиорит среднезернистый. Диорит среднезернистый. Доломит кремнистый, известняк окварцованный, окремненный, прочный окварцованный. Кератофир. Пегматит плотный сильноокварцованный. Порфир среднезернистый. Сиенит среднезернистый. Трахит со следами выветривания. Туфы окремненные, ороговикованные.

	10
	Альбитофир. Амфиболит окварцованный. Бетон крепкий со щебнем изверженных пород. Габбро мелкозернистое. Гнейс мелкозернистый. Гранит (микрогранит). Гранит мелкозернистый. Гранито-гнейс мелкозернистый. Гранодиорит мелкозернистый. Джеспилиты, затронутые выветриванием. Диабаз крепкий, затронутый выветриванием; тонкокристаллический. Диорит мелкозернистый. Известняк кремнистый. Ил кварцевый. Пегматит кварцевый. Песчаник крупнозернистый кварцевый сливной. Песчаник среднезернистый кварцевый сливной. Песчаник мелкозернистый кварцевый сливной. Порфир мелкозернистый, окварцованный. Роговик. Сиенит мелкозернистый. Сланец кремнистый очень прочный, окремненный прочный.

	11
	Альбитофир кварцевый. Диабаз крепкий не затронутый выветриванием. Порфирит сильноокварцованный, ороговикованный.

	
	4. Шнековое бурение

	1
	Растительный слой и торф с небольшой примесью гальки и гравия. Иловатые грунты. Лессовидные рыхлые суглинки. Рыхлый лесс. Трепел.

	2
	Рыхлые пески и песчано-глинистые грунты с примесью (до 10%) мелкой гальки и гравия. Глины ленточные, песчаные, пластичные. Диатомит. Сажа.

	3
	Песчано-глинистые грунты с примесью (10-30%) мелкой гальки, щебня и гравия. Рыхлые мергели. Плотные глины и суглинки. Слежавшийся лесс. Мел слабый. Сухие пески. Уголь бурый. Плывуны.

	4
	Песчано-глинистые грунты со значительной (свыше 30%) примесью гальки и щебня. Плотные вязкие глины. Валунные глины. Каолин. Пористый известняк-ракушечник. Плотный мел. Гипс. Бокситы. Ангидрит. Фосфориты. Опока. Каменная соль. Каменный уголь. Мерзлые грунты: песок, ил, торф, суглинки.

	
	5. Ударно-канатное бурение

	1
	Торф и растительный слой без корней. Рыхлые пески. Иловатые породы. Болотные грунты. Рыхлые песчано-глинистые грунты (супеси) без гальки и щебня. Лессовидные суглинки. Рыхлый лесс. Трепел.

	2
	Торф и растительный слой с корнями или с небольшой примесью мелкой гальки и гравия. Рыхлые песчано-глинистые грунты с примесью (до 20%) мелкой гальки и гравия. Разновидности песков, не вошедших в 1 и 3-ю группы. Глины ленточные, пластичные и песчаные. Диатомит. Сажа. Увлажненный слабый мел. Бурый уголь. Мягкий каменный уголь.

	3
	Песчано-глинистые грунты со значительной примесью (от 20 до 30%) щебня, гравия и мелкой гальки. Рыхлые мергели. Плотные глины и суглинки. Слежавшийся лесс. Мел. Сухие пески. Лед чистый. Плывуны. Каменный уголь средней крепости.

	4
	Песчано-глинистые грунты с большим (более 30%) содержанием гравия и гальки. Плотные вязкие глины. Валунные глины. Первичный каолин. Мягкие глинистые, углистые и талько-хлоритовые сланцы. Мергель. Глинистые песчаники. Гипс. Твердый мел. Бокситы. Ангидрит. Фосфорит. Опока. Каменная соль (галит). Крепкий каменный уголь. Мерзлые грунты: сильно водоносный песок, ил, торф, глины с примесью гравия и гальки.

	5
	Мелкий галечник без валунов. Аспидные кровельные, слюдистые сланцы. Песчаники на известковистом и железистом цементе. Известняки, доломиты кристаллические. Мрамор. Аргиллиты. Ноздреватые бурые железняки. Выветрившиеся изверженные: граниты, сиениты, диориты, габбро и т.п. Конгломераты осадочных пород на известковистом цементе. Мерзлые грунты: маловодоносный песок и ил, песчанистые глины, плотные влажные глины, галечники, связанные глинистым материалом с ледяными прослойками.

	6
	Крупный галечник с небольшим количеством мелких валунов. Окварцованные сланцы, известняки и песчаники. Крупнозернистые изверженные породы: граниты, диориты, сиениты, габбро, гнейсы. Порфиры и пегматиты. Конгломераты осадочных пород на кремнистом цементе.

	7
	Галечник с большим количеством крупных валунов. Валуны кристаллических пород. Кремнистые сланцы, известняки, песчаники. Мелкозернистые изверженные породы: граниты, сиениты, диориты, габбро. Плотные, сильнокварцевые пегматиты. Конгломераты кристаллических пород на кремнистом цементе.

	
	6. Для шахтных колодцев

	1
	Всех видов: растительный слой, лесс, песок естественной влажности. Солончак и солонец мягкий.

	2
	Глина мягкопластичная. Песок, насыщенный водой. Суглинок мягкопластичный и лессовидный всех видов. Супесь всех разновидностей. Чернозем и каштановые земли естественной влажности.

	3
	Глина полутвердая и ломовая. Лесс сухой и отвердевший всех видов. Песок сухой сыпучий. Солончак и солонец отвердевший. Суглинок твердый всех видов, в том числе загипсованный. Чернозем и каштановые земли отвердевшие.

	4
	Гравий и гравелистые грунты. Глина твердая и загипсованная.


Примечание.

При бурении валунов категорию определять по характеристике пород, составляющих эти валуны.

Приложение 4.2

Распределение грунтов по группам устойчивости

	Группа грунтов
	Наименование и характеристика грунтов

	1
	2

	1
	Устойчивые грунты (с жесткими структурными связями). Грунты и породы слоистого, обломочного и кристаллического сложений на известковом или кварцевом цементе: известняки, песчаники, доломиты, мраморы, граниты, габбро, диабазы и др. Глинистые и песчано-глинистые грунты и породы. Грунты и породы слоистого или обломочного сложения, связанные глинистым, отчасти известковым цементом. Сланцы глинистые. Конгломераты. Брекчии. Мергели. Туфы.

	2
	Неустойчивые грунты (без жестких структурных связей). Песчано-глинистые грунты, насыщенные водой: плывучие пески и плывуны, разжиженные грунты. Разбухающие грунты и породы: глины, мел, гипс и т.п. Грунты и породы, представляющие собой скопление отдельных зерен и обломков без сцепления между собой: рыхлые грунты и породы, галька, щебень, гравий, пески. Валунные отложения. Разбитые трещинами грунты и породы 1-й группы.


Приложение 4.3

Коэффициенты к расценкам, учитывающие условия применения ТЕР части 4
	№ п/п
	Условия применения
	Номер таблиц (ТЕР)
	Коэффициенты

	
	
	
	к нормам затрат труда рабочих-строителей
	к нормам эксплуатации машин
	к нормам расхода материалов (кроме долот)

	
	1
	2
	3
	4
	5

	3.1.
	При роторном и ударно-канатном бурении и применении долот диаметром:
	
	
	
	

	
	до 125 мм
	01-001÷01-005, 01-021÷01-025
	0,8
	0,8
	0,8

	
	до 150 мм
	01-001÷01-005,01-021÷01-025
	0,9
	0,9
	0,9

	
	до 200 мм
	01-001÷01-005,01-021÷01-025
	1
	1
	1

	
	до 250 мм
	01-001÷01-005,01-021÷01-025
	1,1
	1,1
	1,1

	
	до 300 мм
	01-001÷01-005,01-021÷01-025
	1,2
	1,2
	1,2

	
	до 350 мм
	01-001÷01-005,01-021÷01-025
	1,4
	1,4
	1,4

	
	до 400 мм
	01-001÷01-005,01-021÷01-025
	1,5
	1,5
	1,5

	
	до 450 мм
	01-001÷01-005,01-021÷01-025
	1,7
	1,7
	1,7

	
	до 500 мм
	01-001÷01-005,01-021÷01-025
	1,9
	1,9
	1,9

	
	до 550 мм
	01-021÷01-025
	2,1
	2,1
	2,1

	
	до 600 мм
	01-021÷01-025
	2,4
	2,4
	2,4

	
	до 650 мм
	01-021÷01-025
	2,6
	2,6
	2,6

	
	до 700 мм
	01-021÷01-025
	2,8
	2,8
	2,8

	
	до 750 мм
	01-021÷01-025
	3,2
	3,2
	3,2

	
	до 800 мм
	01-021÷01-025
	3,3
	3,3
	3,3

	
	до 900 мм
	01-021÷01-025
	3,6
	3,6
	3,6

	
	до 1000 мм
	01-021÷01-025
	4,3
	4,3
	4,3

	
	до 1100 мм
	01-021÷01-025
	5,1
	5,1
	5,1

	
	до 1200 мм
	01-021÷01-025
	5,5
	5,5
	5,5

	
	до 1300 мм
	01-021÷01-025
	6,6
	6,6
	6,6

	
	до 1400 мм
	01-021÷01-025
	7,3
	7,3
	7,3

	
	до 1500 мм
	01-021÷01-025
	7,8
	7,8
	7,8

	3.2.
	При роторном бурении с обратной промывкой диаметром:
	
	
	
	

	
	до 801-1000 мм
	01-006÷01-013
	1,09
	1,09
	—

	
	до 1001-1200 мм
	01-006÷01-013
	1,18
	1,18
	—

	3.3.
	При колонковом бурении и применении долот диаметром:
	
	
	
	

	
	до 76 мм
	01-030÷01-032
	0,6
	0,6
	0,6

	
	до 93 мм
	01-030÷01-032
	0,8
	0,8
	0,8

	
	до 112 мм
	01-030÷01-032
	0,9
	0,9
	0,9

	
	до 132 мм
	01-030÷01-032
	1
	1
	1

	
	до 151 мм
	01-030÷01-032
	1,2
	1,2
	1,2

	
	до 190 мм
	01-030÷01-032
	1,4
	1,4
	1,4

	3.4.
	При вращательном бурении с углом наклона к горизонту:
	
	
	
	

	
	до 45 град
	01-001÷01-005
	1,22
	1,22
	—

	
	до 46-65 град
	01-001÷01-005
	1,11
	1,11
	—

	
	до 66-80 град
	01-001÷01-005
	1,05
	1,05
	—

	
	до 80-90 град
	01-001÷01-005
	1
	1
	—

	3.5.
	Бурение с подвесных лесов, подмостей, а также на склонах 
	01-001÷01-005, 01-021÷01-025,

01-030÷01-032, 02-001÷02-004, 03-001÷03-003, 04-001÷04-005
	1,25
	1,25
	—

	3.6.
	Бурение в подземных сооружениях:
	
	
	
	

	
	в обычных условиях
	01-001÷01-005, 01-021÷01-025, 01-030÷01-032, 02-001÷02-004, 03-001÷03-003, 04-001÷04-005
	1,14
	1,14
	—

	
	в условиях капежа прерывающимися струями
	01-001÷01-005, 01-021÷01-025, 01-030÷01-032, 02-001÷02-004, 03-001÷03-003, 04-001÷04-005
	1,25
	1,25
	—

	
	в условиях капежа сплошными струями
	01-001÷01-005, 01-021÷01-025, 01-030÷01-032, 02-001÷02-004, 03-001÷03-003, 04-001÷04-005
	1,4
	1,4
	—

	3.7.
	Бурение в стесненных условиях
	01-001÷01-013, 01-021÷01-025, 01-030÷01-032, 01-037÷01-043, 02-001÷02-004, 02-008÷02-012, 03-001÷03-003, 04-001÷04-009, 06-002
	1,1
	1,1
	—

	3.8.
	Расширение скважин:
	
	
	
	

	
	до 50 мм
	01-001÷01-005, 01-021÷01-025
	0,5
	0,5
	—

	
	до 100 мм
	01-001÷01-005, 01-021÷01-025
	0,7
	0,7
	—

	
	до 150 мм
	01-001÷01-005, 01-021÷01-025
	0,8
	0,8
	—

	
	до 200 и более
	01-001÷01-005, 01-021÷01-025
	0,9
	0,9
	—

	3.9.
	Бурение с отбором керна в грунтах групп:
	
	
	
	

	
	1-2
	01-001÷01-005
	1,25
	1,25
	—

	
	3-5
	01-001÷01-005
	1,15
	1,15
	—

	
	6-8
	01-001÷01-005
	1,1
	1,1
	—

	
	9-10
	01-001÷01-005
	1,05
	1,05
	—

	3.10.
	Крепление скважин трубами с наружным диаметром:
	
	
	
	

	
	до 200 мм
	02-001÷02-003
	0,9
	0,9
	—

	
	до 201-300 мм
	02-001÷02-003
	1
	1
	—

	
	до 301-400 мм
	02-001÷02-003
	1,2
	1,2
	—

	
	до 401-500 мм
	02-001÷02-003
	1,5
	1,5
	—

	
	до 501-600 мм
	02-001÷02-003
	2,3
	2,3
	—

	
	до 601-700 мм
	02-001÷02-003
	2,7
	2,7
	—

	
	до 701-800 мм
	02-001÷02-003
	3,6
	3,6
	—

	
	при диаметре труб более 800 мм при ударно-канатном бурении на каждые 100 мм дополнительно применять
	02-001÷02-003
	1,1
	1,1
	—

	3.11
	Свободный спуск или подъем обсадных труб в трубах большего диаметра:
	
	
	
	

	
	до 150 мм
	02-004
	0,7
	0,7
	—

	
	до 151-250 мм
	02-004
	1
	1
	—

	
	до 251-350 мм
	02-004
	1,4
	1,4
	—

	
	до 351-450 мм
	02-004
	1,9
	1,9
	—

	
	до 451-550 мм
	02-004
	3
	3
	—

	
	до 551-650 мм
	02-004
	4
	4
	—

	
	до 651-750 мм
	02-004
	5
	5
	—

	
	при диаметре труб более 750 мм на каждые 100 мм увеличения диа​метра дополнительно применять
	02-004
	1,2
	1,2
	—

	3.12.
	Извлечение обсадных труб из скважины с наружным диаметром:
	
	
	
	

	
	до 200 мм
	02-005
	0,9
	0,9
	—

	
	до 201-300 мм
	02-005
	1
	1
	—

	
	до 301-400 мм
	02-005
	1,2
	1,2
	—

	
	до 401-500 мм
	02-005
	1,4
	1,4
	—

	
	до 501-600 мм
	02-005
	1,5
	1,5
	—

	
	до 601-700 мм
	02-005
	1,7
	1,7
	—

	
	до 701-800 мм
	02-005
	1,8
	1,8
	—

	
	при диаметре труб более 800 мм при ударно-канатном бурении на каждые 100 мм увеличения диаметра дополнительно применять
	02-005
	1,06
	1,06
	—

	3.13.
	Цементаж затрубного пространства при наружном диаметре труб:
	
	
	
	

	
	до 200 мм
	03-001
	0,98
	0,98
	—

	
	до 201-250 мм
	03-001
	1
	1
	—

	
	до 251-300 мм
	03-001
	1,01
	1,01
	—

	
	до 301-350 мм
	03-001
	1,03
	1,03
	—

	
	до 351-400 мм
	03-001
	1,04
	1,04
	—

	
	до 401-450 мм
	03-001
	1,04
	1,04
	—

	
	до 451-500 мм
	03-001
	1,05
	1,05
	—

	
	при диаметре труб более 500 мм на каждые 50 мм увеличения диаметра дополнительно применять
	03-001
	1,01
	1,01
	—

	3.14.
	Подбашмачный тампонаж глиной или цементом при диаметре скважины:
	
	
	
	

	
	до 125 мм
	03-002 – 03-003
	0,8
	0,8
	—

	
	до 126-150 мм
	03-002 – 03-003
	0,8
	0,8
	—

	
	до 151-250 мм
	03-002 – 03-003
	1
	1
	—

	
	до 251-350 мм
	03-002 – 03-003
	1,2
	1,2
	—

	
	до 351-450 мм
	03-002 – 03-003
	1,3
	1,3
	—

	
	до 541-550 мм
	03-002 – 03-003
	1,4
	1,4
	—

	
	до 551-650 мм
	03-002 – 03-003
	1,5
	1,5
	—

	
	до 651-750 мм
	03-002 – 03-003
	1,5
	1,5
	—

	
	при диаметре скважины более 750 мм на каждые 100 мм увеличения диаметра дополнительно применять коэффициент
	03-002 – 03-003
	1,07
	1,07
	—

	3.15.
	Установка фильтровой колонны диаметром:
	
	
	
	

	
	до 200 мм
	04-001 – 04-002
	0,8
	0,8
	—

	
	до 201-250 мм
	04-001 – 04-002
	1
	1
	—

	
	до 251-300 мм
	04-001 – 04-002
	1,2
	1,2
	—

	
	до 301-350 мм
	04-001 – 04-002
	1,4
	1,4
	—

	
	свыше 350 мм
	04-001 – 04-002
	1,7
	1,7
	—


Приложение 4.4

Нормы расхода глины и воды на 100 м бурения скважины
Измеритель: 100 м бурения 
	Номера

расценок
	Наименование и характеристика

строительных работ и конструкций
	Прямые

затраты,

руб.
	В том числе, руб.
	Затраты

труда

рабочих,

чел.-ч.

	
	
	
	оплата

труда

рабочих
	эксплуатация машин
	материалы
	

	Коды

неучтенных

материалов
	Наименование и характеристика

неучтенных расценками материалов,

единица измерения
	
	
	всего
	в т.ч.

оплата

труда

машинистов
	расход

неучтенных

материалов
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	Расход глины и воды на бурение скважины при промывки глинистым раствором,  долото диаметром:

	04-00-001-01
	      до 125 мм
	131,24 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	131,24 
	0 

	04-00-001-02
	      до 150 мм
	192,76 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	192,76 
	0 

	04-00-001-03
	      до 200 мм
	295,30 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	295,30 
	0 

	04-00-001-04
	      до 250 мм
	480,68 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	480,68 
	0 

	04-00-001-05
	      до 300 мм
	781,41 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	781,41 
	0 

	04-00-001-06
	      до 350 мм
	1198,04 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	1198,04 
	0 

	04-00-001-07
	      до 400 мм
	1498,77 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	1498,77 
	0 

	04-00-001-08
	      до 450 мм
	1799,50 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	1799,50 
	0 

	04-00-001-09
	      до 500 мм
	2332,03 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	2332,03 
	0 

	04-00-001-10
	      до 550 мм
	2760,86 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	2760,86 
	0 

	04-00-001-11
	      до 600 мм
	3241,54 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	3241,54 
	0 

	04-00-001-12
	      до 650 мм
	3722,22 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	3722,22 
	0 

	04-00-001-13
	      до 700 мм
	4202,90 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	4202,90 
	0 

	04-00-001-14
	      до 750 мм
	4683,58 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	4683,58 
	0 

	04-00-001-15
	      до 800 мм
	5156,94 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	5156,94 
	0 

	
	Расход воды на бурение скважины при промывке водой,  глубина скважины:

	04-00-001-16
	      до 100 м
	524,60 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	524,60 
	0 

	04-00-001-17
	      до 400 м
	780,80 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	780,80 
	0 

	04-00-001-18
	      более 400 м
	1073,60 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	1073,60 
	0 


Приложение 4.5

Нормы расхода бентонитовой глины на 100 м бурения скважины

Измеритель: 100 м бурения 

	Номера

расценок
	Наименование и характеристика

строительных работ и конструкций
	Прямые

затраты,

руб.
	В том числе, руб.
	Затраты

труда

рабочих,

чел.-ч.

	
	
	
	оплата

труда

рабочих
	эксплуатация машин
	материалы
	

	Коды

неучтенных

материалов
	Наименование и характеристика

неучтенных расценками материалов,

единица измерения
	
	
	всего
	в т.ч.

оплата

труда

машинистов
	расход

неучтенных

материалов
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	Расход бентонитовой глины на бурение скважины при плотности глинистого раствора:

	04-00-002-01
	      1,05 г/см, долото диаметром до 125 мм
	108,47 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	108,47 
	0 

	04-00-002-02
	      1,05 г/см, долото диаметром до 150 мм
	163,69 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	163,69 
	0 

	04-00-002-03
	      1,05 г/см, долото диаметром до 200 мм
	285,97 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	285,97 
	0 

	04-00-002-04
	      1,05 г/см, долото диаметром до 250 мм
	422,05 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	422,05 
	0 

	04-00-002-05
	      1,05 г/см, долото диаметром до 300 мм
	682,38 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	682,38 
	0 

	04-00-002-06
	      1,05 г/см, долото диаметром до 350 мм
	938,77 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	938,77 
	0 

	04-00-002-07
	      1,05 г/см, долото диаметром до 400 мм
	1206,99 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	1206,99 
	0 

	04-00-002-08
	      1,05 г/см, долото диаметром до 450 мм
	1534,37 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	1534,37 
	0 

	04-00-002-09
	      1,05 г/см, долото диаметром до 500 мм
	1885,42 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	1885,42 
	0 

	04-00-002-10
	      1,10 г/см, долото диаметром до 125 мм
	199,19 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	199,19 
	0 

	04-00-002-11
	      1,10 г/см, долото диаметром до 150 мм
	317,52 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	317,52 
	0 

	04-00-002-12
	      1,10 г/см, долото диаметром до 200 мм
	532,49 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	532,49 
	0 

	04-00-002-13
	      1,10 г/см, долото диаметром до 250 мм
	879,60 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	879,60 
	0 

	04-00-002-14
	      1,10 г/см, долото диаметром до 300 мм
	1293,76 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	1293,76 
	0 

	04-00-002-15
	      1,10 г/см, долото диаметром до 350 мм
	1778,92 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	1778,92 
	0 

	04-00-002-16
	      1,10 г/см, долото диаметром до 400 мм
	2299,59 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	2299,59 
	0 

	04-00-002-17
	      1,10 г/см, долото диаметром до 450 мм
	2946,47 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	2946,47 
	0 

	04-00-002-18
	      1,10 г/см, долото диаметром до 500 мм
	3581,52 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	3581,52 
	0 

	04-00-002-19
	      1,15 г/см, долото диаметром до 125 мм
	305,69 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	305,69 
	0 

	04-00-002-20
	      1,15 г/см, долото диаметром до 150 мм
	473,33 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	473,33 
	0 

	04-00-002-21
	      1,15 г/см, долото диаметром до 200 мм
	796,77 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	796,77 
	0 

	04-00-002-22
	      1,15 г/см, долото диаметром до 250 мм
	1297,71 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	1297,71 
	0 

	04-00-002-23
	      1,15 г/см, долото диаметром до 300 мм
	1932,76 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	1932,76 
	0 

	04-00-002-24
	      1,15 г/см, долото диаметром до 350 мм
	2666,41 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	2666,41 
	0 

	04-00-002-25
	      1,15 г/см, долото диаметром до 400 мм
	3455,29 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	3455,29 
	0 

	04-00-002-26
	      1,15 г/см, долото диаметром до 450 мм
	4378,28 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	4378,28 
	0 

	04-00-002-27
	      1,15 г/см, долото диаметром до 500 мм
	5364,38 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	5364,38 
	0 

	04-00-002-28
	      1,20 г/см, долото диаметром до 125 мм
	406,27 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	406,27 
	0 

	04-00-002-29
	      1,20 г/см, долото диаметром до 150 мм
	635,05 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	635,05 
	0 

	04-00-002-30
	      1,20 г/см, долото диаметром до 200 мм
	1064,99 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	1064,99 
	0 

	04-00-002-31
	      1,20 г/см, долото диаметром до 250 мм
	1767,09 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	1767,09 
	0 

	04-00-002-32
	      1,20 г/см, долото диаметром до 300 мм
	2583,58 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	2583,58 
	0 

	04-00-002-33
	      1,20 г/см, долото диаметром до 350 мм
	3561,79 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	3561,79 
	0 

	04-00-002-34
	      1,20 г/см, долото диаметром до 400 мм
	4575,50 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	4575,50 
	0 

	04-00-002-35
	      1,20 г/см, долото диаметром до 450 мм
	5877,16 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	5877,16 
	0 

	04-00-002-36
	      1,20 г/см, долото диаметром до 500 мм
	7139,36 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	7139,36 
	0 

	04-00-002-37
	      1,25 г/см, долото диаметром до 125 мм
	512,77 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	512,77 
	0 

	04-00-002-38
	      1,25 г/см, долото диаметром до 150 мм
	769,16 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	769,16 
	0 

	04-00-002-39
	      1,25 г/см, долото диаметром до 200 мм
	1341,10 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	1341,10 
	0 

	04-00-002-40
	      1,25 г/см, долото диаметром до 250 мм
	2185,20 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	2185,20 
	0 

	04-00-002-41
	      1,25 г/см, долото диаметром до 300 мм
	3258,07 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	3258,07 
	0 

	04-00-002-42
	      1,25 г/см, долото диаметром до 350 мм
	4457,17 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	4457,17 
	0 

	04-00-002-43
	      1,25 г/см, долото диаметром до 400 мм
	5758,82 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	5758,82 
	0 

	04-00-002-44
	      1,25 г/см, долото диаметром до 450 мм
	7297,14 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	7297,14 
	0 

	04-00-002-45
	      1,25 г/см, долото диаметром до 500 мм
	8953,79 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	8953,79 
	0 

	04-00-002-46
	      1,3 г/см, долото диаметром до 125 мм
	615,33 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	615,33 
	0 

	04-00-002-47
	      1,3 г/см, долото диаметром до 150 мм
	926,93 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	926,93 
	0 

	04-00-002-48
	      1,3 г/см, долото диаметром до 200 мм
	1601,43 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	1601,43 
	0 

	04-00-002-49
	      1,3 г/см, долото диаметром до 250 мм
	2650,64 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	2650,64 
	0 

	04-00-002-50
	      1,3 г/см, долото диаметром до 300 мм
	3877,35 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	3877,35 
	0 

	04-00-002-51
	      1,3 г/см, долото диаметром до 350 мм
	5324,94 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	5324,94 
	0 

	04-00-002-52
	      1,3 г/см, долото диаметром до 400 мм
	6902,70 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	6902,70 
	0 

	04-00-002-53
	      1,3 г/см, долото диаметром до 450 мм
	8796,01 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	8796,01 
	0 

	04-00-002-54
	      1,3 г/см, долото диаметром до 500 мм
	10728,77 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	10728,77 
	0 


Приложение 4.6.

Расход тампонажного цемента и воды при цементировании затрубного пространства скважин

Измеритель: 10 м цементируемой части
	Номера

расценок
	Наименование и характеристика

строительных работ и конструкций
	Прямые

затраты,

руб.
	В том числе, руб.
	Затраты

труда

рабочих,

чел.-ч.

	
	
	
	оплата

труда

рабочих
	эксплуатация машин
	материалы
	

	Коды

неучтенных

материалов
	Наименование и характеристика

неучтенных расценками материалов,

единица измерения
	
	
	всего
	в т.ч.

оплата

труда

машинистов
	расход

неучтенных

материалов
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	Расход тампонажного цемента и воды при цементировании затрубного пространства скважин, наружный диаметр обсадных труб:

	04-00-003-01
	      146 мм
	216,56 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	216,56 
	0 

	04-00-003-02
	      168 мм
	384,97 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	384,97 
	0 

	04-00-003-03
	      219 мм
	513,29 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	513,29 
	0 

	04-00-003-04
	      273 мм
	641,62 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	641,62 
	0 

	04-00-003-05
	      325 мм
	769,94 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	769,94 
	0 

	04-00-003-06
	      377 мм
	922,34 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	922,34 
	0 

	04-00-003-07
	      426 мм
	1042,63 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	1042,63 
	0 

	04-00-003-08
	      476 мм
	1267,19 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	1267,19 
	0 

	04-00-003-09
	      530 мм
	1443,64 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	1443,64 
	0 

	04-00-003-10
	      630 мм
	1812,57 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	1812,57 
	0 

	04-00-003-11
	      720 мм
	2895,30 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	2895,30 
	0 

	04-00-003-12
	      820 мм
	3978,02 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	3978,02 
	0 


Приложение 4.7.

Расход цемента, воды и глины при подбашмачном тампонаже скважин

Измеритель: колонна
	Номера

расценок
	Наименование и характеристика

строительных работ и конструкций
	Прямые

затраты,

руб.
	В том числе, руб.
	Затраты

труда

рабочих,

чел.-ч.

	
	
	
	оплата

труда

рабочих
	эксплуатация машин
	материалы
	

	Коды

неучтенных

материалов
	Наименование и характеристика

неучтенных расценками материалов,

единица измерения
	
	
	всего
	в т.ч.

оплата

труда

машинистов
	расход

неучтенных

материалов
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	Расход цемента, воды и глины при подбашмачном тампонаже скважин, наружный диаметр обсадных труб:

	04-00-004-01
	      127 мм
	66,75 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	66,75 
	0 

	04-00-004-02
	      168 мм
	108,40 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	108,40 
	0 

	04-00-004-03
	      219 мм
	167,14 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	167,14 
	0 

	04-00-004-04
	      273 мм
	273,99 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	273,99 
	0 

	04-00-004-05
	      325 мм
	373,86 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	373,86 
	0 

	04-00-004-06
	      377 мм
	523,41 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	523,41 
	0 

	04-00-004-07
	      426 мм
	664,95 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	664,95 
	0 

	04-00-004-08
	      476 мм
	814,50 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	814,50 
	0 

	04-00-004-09
	      530 мм
	1022,82 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	1022,82 
	0 

	04-00-004-10
	      579 мм
	1205,95 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	1205,95 
	0 

	04-00-004-11
	      630 мм
	1438,30 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	1438,30 
	0 

	04-00-004-12
	      720 мм
	1870,90 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	1870,90 
	0 


Приложение 4.8

Расход прочих материалов при роторном бурении скважин с прямой и обратной промывкой
Измеритель: 100 м проходки
	Номера

расценок
	Наименование и характеристика

строительных работ и конструкций
	Прямые

затраты,

руб.
	В том числе, руб.
	Затраты

труда

рабочих,

чел.-ч.

	
	
	
	оплата

труда

рабочих
	эксплуатация машин
	материалы
	

	Коды

неучтенных

материалов
	Наименование и характеристика

неучтенных расценками материалов,

единица измерения
	
	
	всего
	в т.ч.

оплата

труда

машинистов
	расход

неучтенных

материалов
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	Расход прочих материалов при роторном бурении скважин с прямой и обратной промывкой, группа грунтов:

	04-00-005-01
	      1
	33,73 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	33,73 
	0 

	04-00-005-02
	      2
	52,98 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	52,98 
	0 

	04-00-005-03
	      3
	77,43 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	77,43 
	0 

	04-00-005-04
	      4
	120,48 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	120,48 
	0 

	04-00-005-05
	      5
	177,86 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	177,86 
	0 

	04-00-005-06
	      6
	227,89 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	227,89 
	0 

	04-00-005-07
	      7
	336,78 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	336,78 
	0 

	04-00-005-08
	      8
	516,21 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	516,21 
	0 

	04-00-005-09
	      9
	746,52 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	746,52 
	0 

	04-00-005-10
	      10
	1026,38 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	1026,38 
	0 


Приложение 4.9

Расход прочих материалов при ударно-канатном бурении скважин

Измеритель: 100 м проходки
	Номера

расценок
	Наименование и характеристика

строительных работ и конструкций
	Прямые

затраты,

руб.
	В том числе, руб.
	Затраты

труда

рабочих,

чел.-ч.

	
	
	
	оплата

труда

рабочих
	эксплуатация машин
	материалы
	

	Коды

неучтенных

материалов
	Наименование и характеристика

неучтенных расценками материалов,

единица измерения
	
	
	всего
	в т.ч.

оплата

труда

машинистов
	расход

неучтенных

материалов
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	Расход прочих материалов при ударно-канатном бурении скважин, группа грунтов:

	04-00-006-01
	      1
	30,49 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	30,49 
	0 

	04-00-006-02
	      2
	30,49 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	30,49 
	0 

	04-00-006-03
	      3
	60,18 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	60,18 
	0 

	04-00-006-04
	      4
	124,81 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	124,81 
	0 

	04-00-006-05
	      5
	224,67 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	224,67 
	0 

	04-00-006-06
	      6
	397,62 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	397,62 
	0 

	04-00-006-07
	      7
	718,85 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	718,85 
	0 


Приложение 4.10

Расход прочих материалов при колонковом бурении скважин станками с электродвигателем

Измеритель: 100 м проходки
	Номера

расценок
	Наименование и характеристика

строительных работ и конструкций
	Прямые

затраты,

руб.
	В том числе, руб.
	Затраты

труда

рабочих,

чел.-ч.

	
	
	
	оплата

труда

рабочих
	эксплуатация машин
	материалы
	

	Коды

неучтенных

материалов
	Наименование и характеристика

неучтенных расценками материалов,

единица измерения
	
	
	всего
	в т.ч.

оплата

труда

машинистов
	расход

неучтенных

материалов
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	Расход прочих материалов при колонковом бурении скважин станками с электродвигателем, группа грунтов:

	04-00-007-01
	      1
	29,56 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	29,56 
	0 

	04-00-007-02
	      2
	46,94 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	46,94 
	0 

	04-00-007-03
	      3
	63,10 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	63,10 
	0 

	04-00-007-04
	      4
	97,83 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	97,83 
	0 

	04-00-007-05
	      5
	143,26 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	143,26 
	0 

	04-00-007-06
	      6
	177,66 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	177,66 
	0 

	04-00-007-07
	      7
	253,54 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	253,54 
	0 

	04-00-007-08
	      8
	385,48 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	385,48 
	0 

	04-00-007-09
	      9
	535,30 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	535,30 
	0 

	04-00-007-10
	      10
	740,71 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	740,71 
	0 


Приложение 4.11

Расход материалов при бурении скважин на воду

Глава I.

1. Нормы настоящей главы регламентируют расход материалов на бурение скважин на воду по различным породам вращательным и ударно-канатным способами, а также на крепление скважин стальными обсадными трубами и цементирование.

2. При бурении скважин на воду нормами учтен расход породоразрушающих инструментов в следующих таблицах:

001÷003 при вращательном бурении роторным и колонковым способами с применением породоразрушающих инструментов диаметром 150-200 мм;

017 при ударно-канатном бурении с применением породоразрушающих инструментов диаметром 250-300 мм;

023 при вращательном бурении долотом большого диаметра роторным способом с прямой промывкой с применением породоразрушающих инструментов диаметром 500-600 мм;

036 при вращательном бурении реактивно-турбинным способом с применением породоразрушающих инструментов диаметром 500-600 мм.

При других диаметрах породоразрушающих инструментов применять поправочные коэффициенты по тaблице 1, 2, 3 в зависимости oт способа бурения.

Таблица 1

	Диаметр породоразрушающего инструмента, мм
	Способ бурения

	
	роторный, колонковый
	ударно-канатный

	До 125
	0,75
	-

	Св. 125 до  150
	0,86
	0,7

	«     150  «    200
	1
	0,8

	«     200  «    250
	1,11
	0,9

	«     250  «    300
	1,22
	1

	«     300  «    350
	1,36
	1,05

	«     350  «    400
	1,52
	1,15

	«     400  «    450
	1,65
	1,3

	«     450  «    500
	1,82
	1,45

	«     500  «    550
	-
	1,65

	«     550  «    600
	-
	1,85

	«     600  «    650
	-
	2,1

	«     650  «    700
	-
	2,25

	«     700  «    750
	-
	2,6

	«     750  «    800
	-
	2,95


Таблица 2

	Диаметр породоразрушающего инструмента, мм
	Способ бурения роторный, с прямой промывкой, долотом большого диаметра

	500-600
	1

	600-700
	1,1

	700-800
	1,25

	800-900
	1,43

	900-1000
	1,51

	1000-1200
	1,6

	1200-1400
	1,82

	1400-1600
	1,92

	1600-1800
	1,99

	1800-2000
	2,07

	2000-2400
	2,14

	2400-2800
	2,35


Таблица 3

	Диаметр породоразрушающего инструмента, мм
	Диаметр долот в комплекте, мм
	Количество долот в комплекте, шт.
	Способ бурения реактивно-турбинный

	До 400
	190
	2
	0,45

	Св. 400  до  500
	215
	2
	0,7

	«     500   «   600
	269
	2
	1

	«     600   «   700
	295
	2
	1,23

	«     700   «   800
	349
	2
	1,67

	«     800   « 1000
	445
	2
	2,43

	«   1000   « 1100
	490
	2
	3

	«   1100  «  1300
	445, 349
	3
	4,7

	«  1300  «  1600
	349, 490
	3
	7,5

	«  1600  «  1800
	394
	3
	9,3

	«  1800  «  2100
	490
	3
	13,5

	«  2100  «  2300
	490
	3
	16,3

	«  2300  «  2600
	490 + 750
	2+1
	24,7

	«  2600  «  3000
	620 + 750
	2+ 1
	28,8

	«  3000  «  3200
	620 + 750
	3+ 1
	30,4


Примечание.

В интервале 1100-1300 мм бур 1260 мм комплектуется долотом 445 мм - 3 шт., в интервале 1100-1300 мм, бур 1300 мм комплектуется долотом 349 мм - 3 шт., в интервале 1300-1600 мм бур 1520 мм комплектуется долотом 349 мм - 3 шт., в интервале 1300-1600 мм бур 1560 мм комплектуется долотом 490 мм - 3 шт.

При применении долот других диаметров вводится коэффициент, как отношение квадрата расчетного диаметра бура к квадрату базового диаметра бура.

§ 1. Бурение скважин вращательным способом без отбора керна

Состав рабочих операций:

1. Бурение скважин с прямой промывкой водой или глинистым раствором. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента. 5. Приготовление глинистого раствора. 6. Обслуживание бурового оборудования.

А. Расход трехшарошечных долот при бурении скважин роторным способом с применением бурильных труб диаметром 60,3-73 мм

Нормы на 1000 м проходки, шт.                                                                                                               Таблица 001

	Глубина бурения, м
	Группа грунтов
	Код строки

	
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	

	
	Тип долот
	

	
	М
	МС
	МС, С
	С, СТ
	СТ,Т
	Т, ТК
	ТК
	К
	

	До 50
	1,29
	2,35
	5,55
	9,16
	13,7
	19,8
	32,8
	53,6
	75,7
	155
	01

	Св. 50 до  100
	1,4
	2,6
	5,75
	9,47
	14,3
	21
	33,5
	55,7
	77,3
	158
	02

	«   100  «   150
	1,6
	2,7
	5,86
	9,8
	14,9
	22
	34,6
	57,5
	83
	164
	03

	«   150  «   200
	1,8
	2,9
	5,92
	10
	15,8
	22,5
	35,8
	58,5
	87,4
	167
	04

	«   200  «   250
	1,89
	3
	6,2
	10,3
	16,5
	22,9
	37,5
	60,8
	90,5
	171
	05

	«   250  «   300
	2,09
	3,2
	6,35
	10,6
	18
	24
	39,6
	62,8
	94,5
	175
	06

	«   300  «   400
	2,2
	3,4
	6,6
	11,2
	18,7
	25,5
	42
	67,1
	98,5
	184
	07

	«   400  «   500
	2,29
	3,51
	6,89
	11,8
	19,5
	27,2
	43,2
	69,5
	105
	195
	08

	«   500  «   600
	2,35
	3,6
	7,15
	12,6
	20
	28
	44
	71,8
	108
	200
	09

	«   600  «   700
	2,5
	3,7
	7,4
	13,2
	21,6
	29
	45
	74,5
	111
	212
	10

	«   700  «   800
	2,6
	3,8
	7,8
	13,6
	23,2
	30
	46,3
	76,8
	116
	227
	11

	«   800  «   900
	2,8
	4
	8
	14
	24
	32
	48
	79,5
	119
	240
	12

	Код графы
	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	


Б. Расход трехшарошечных долот при бурении скважин роторным способом с применением бурильных труб диаметром 89-114 мм

Нормы на 1000 м проходки, шт.                                                                                                               Таблица 002

	Глубина бурения, м
	Группа грунтов
	Код строки

	
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	

	До 50
	1,3
	2,5
	7,15
	12,9
	19,4
	28,7
	44,7
	66,1
	92,5
	156
	01

	Св. 50 до  100
	1,4
	2,6
	7,70
	13,4
	20,5
	30,1
	46,9
	68,7
	97
	160
	02

	«   100  «    150
	1,6
	2,75
	8,25
	13,8
	21,3
	31,6
	49,2
	71,5
	101
	164
	03

	«   150  «    200
	1,8
	2,9
	8,85
	14,9
	22,5
	33,2
	51,7
	73,6
	106
	168
	04

	«   200  «    250
	1,95
	3,05
	9,6
	16
	23,3
	34,8
	54,3
	75,8
	110
	172
	05

	«   250  «    300
	2,1
	3,2
	10,2
	17,4
	24,4
	36,6
	57
	78,1
	117
	176
	06

	«   300  «    400
	2,2
	3,3
	10,8
	18,8
	26,5
	38,2
	58,9
	80,7
	122
	184
	07

	«   400  «    500
	2,3
	3,45
	11,2
	19,9
	27,4
	41,2
	62,5
	85,6
	127
	192
	08

	«   500  «    600
	2,4
	3,6
	11,4
	21,3
	28,6
	43,7
	66,3
	90,8
	132
	200
	09

	«   600  «    700
	2,5
	3,7
	11,6
	22,4
	29,8
	45,5
	69,1
	94,7
	137
	213
	10

	«   700  «    800
	2,6
	3,8
	11,8
	23,4
	31,6
	47,4
	71,9
	98,5
	142
	226
	11

	«   800  «    900
	2,7
	4
	12
	24,5
	32,8
	52,5
	78,7
	108
	148
	240
	12

	«   900  «   1000
	2,80
	4,15
	12,3
	26
	34,9
	55,8
	83,6
	114
	156
	252
	13

	« 1000  «   1100
	3
	4,3
	12,6
	27,7
	36,8
	58,9
	88,3
	121
	165
	264
	14

	« 1100  «   1200
	3,1
	4,5
	12,9
	29,5
	38,7
	62
	93
	127
	174
	277
	15

	« 1200  «  1300
	3,2
	4,65
	13,3
	31,3
	41,5
	66,4
	99,6
	136
	185
	289
	16

	« 1300  «  1400
	3,3
	4,8
	13,5
	33,1
	44,2
	70,2
	104
	142
	197
	301
	17

	« 1400  «  1500
	3,4
	5
	13,8
	35
	46,8
	74,9
	112
	153
	209
	314
	18

	« 1500  «  1600
	3,5
	5,2
	14,2
	37,2
	50,2
	80,3
	120
	164
	224
	327
	19

	« 1600  «  1700
	3,6
	5,35
	14,5
	39,4
	53,8
	86,1
	129
	176
	238
	339
	20

	« 1700  «  1800
	3,75
	5,55
	14,8
	41,3
	57,4
	91,8
	138
	189
	256
	351
	21

	« 1800  «  1900
	3,85
	5,7
	15,2
	43,5
	61,5
	98,4
	147
	201
	273
	363
	22

	« 1900  «  2000
	4,1
	6
	15,7
	45,3
	65,8
	105
	158
	216
	296
	376
	23

	Код графы
	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	


В. Расход лопастных долот

Нормы на 1000 м проходки, шт.                                                                                                               Таблица 003

	Глубина бурения м
	Группа грунтов
	Код строки

	
	I
	II
	III
	IV
	

	До  50
	2,4
	4,3
	6,7
	11,3
	01

	Св.  50 до   100
	2,45
	4,5
	6,9
	11,9
	02

	«    100  «    150
	2,6
	4,55
	7,2
	12,4
	03

	«    150  «    200
	2,7
	4,6
	7,4
	12,7
	04

	«    200  «    250
	2,8
	4,8
	7,6
	13,5
	05

	«    250  «    300
	3
	5
	8
	14
	06

	«    300  «    400
	3,15
	5,15
	8,3
	14,3
	07

	«    400  «    500
	3,3
	5,3
	8,6
	14,6
	08

	«    500  «    600
	3,5
	5,5
	9
	16
	09

	Код графы
	01
	02
	03
	04
	


Г. Расход бурильных труб

Нормы на 1000 м проходки, м                                                                                                                  Таблица 004

	Глубина бурения, м
	Группа грунтов
	Код строки

	
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	

	До 50
	3,9
	4,75
	6,85
	8,90
	11,9
	18
	25,9
	39
	56
	81
	01

	Св.  50 до  100
	5
	5,95
	9
	11,5
	15
	23,2
	32
	48,6
	69
	99,6
	02

	«    100  «    150
	5,85
	7,5
	10,3
	13,4
	17,8
	26,9
	38,5
	57
	82
	120
	03

	«    150  «    200
	6,95
	8,35
	11,9
	15,9
	20,9
	31
	46
	66,5
	96
	140
	04

	«    200  «    250
	7,85
	11
	13,8
	18,2
	24
	36
	52
	76
	110
	159
	05

	«    250  «    300
	9
	11,8
	15,7
	20,5
	27
	40
	59
	84,5
	125
	178
	06

	«    300  «    400
	10,5
	13,9
	18,8
	24,7
	32,8
	49,7
	70,8
	104
	149
	220
	07

	«    400  «    500
	13,8
	16,5
	22,5
	29
	38,5
	57,5
	84
	122
	180
	260
	08

	«    500  «    600
	15
	18,9
	25,8
	33,7
	44,8
	66,9
	96,7
	139
	219
	298
	09

	«    600  «    700
	16,5
	22,3
	29,7
	37,8
	50,7
	75,6
	109
	158
	245
	329
	10

	«    700  «    800
	18,7
	24,6
	33,4
	42,3
	56,5
	84,3
	122
	179
	271
	368
	11

	«    800  «  1000
	26,2
	31,9
	45,2
	57,8
	77
	106
	150
	209
	295
	419
	12

	«  1000  «  1200
	32,5
	39,7
	55,6
	70
	92,4
	119
	169
	235
	329
	470
	13

	«  1200  «  1400
	39,4
	51,3
	66,7
	86,7
	113
	146
	205
	287
	402
	563
	14

	«  1400  «  1600
	43,4
	56
	73,4
	95,3
	124
	161
	226
	316
	443
	620
	15

	«  1600  «  1800
	47,8
	62,1
	80,8
	105
	137
	177
	248
	347
	486
	680
	16

	«  1800  «  2000
	52,6
	68
	88,8
	115
	150
	195
	273
	382
	536
	749
	17

	Код графы
	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	


Примечание.

Нормами предусмотрены стальные бурильные трубы длиной 6-8 м, диаметром 60,3-89 мм. На бурильные трубы вводятся коэффициенты для диаметров: 114 мм - 0,69, 127 мм - 0,68, 146 мм - 0,55. При турбинном бурении на бурильные трубы берется коэффициент 0,5.

Д. Расход утяжеленных бурильных труб

Нормы на 1000 м проходки, шт.                                                                                                               Таблица 005

	Материал
	Группа грунтов
	Код строки

	
	I-II
	III-IV
	V-VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	

	Трубы бурильные утяжеленные
	0,06
	0,1
	0,2
	0,4
	0,6
	0,75
	0,9
	01

	Код графы
	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	


Примечание.

При турбинном бурении к нормам расхода утяжеленных труб применяется коэффициент 0,5

Е. Расход глины для приготовления глинистого раствора

Нормы на 1000 м проходки, т                                                                                                                   Таблица 006

	Диаметр, мм
	Плотность глинистого раствора, г/см3
	Код строки


	
	1,05
	1,10
	1,15
	1,20
	1,25
	1,30
	

	До 125
	2,75
	5,05
	7,75
	10,3
	13
	15,6
	01

	Св.  125 до   150
	4,15
	8,05
	12
	16,1
	19,5
	23,5
	02

	«      150  «     200
	7,25
	13,5
	20,2
	27
	34,0
	40,6
	03

	«      200   «    250
	10,7
	22,3
	32,9
	44,8
	55,4
	67,2
	04

	«      250   «    300
	17,3
	32,8
	49
	65,5
	82,6
	98,3
	05

	«      300   «    350
	23,8
	45,1
	67,6
	90,3
	113
	135
	06

	«      350   «    400
	30,6
	58,3
	87,6
	116
	146
	175
	07

	«      400   «    450
	38,9
	74,7
	111
	149
	185
	223
	08

	«      450   «    500
	47,8
	90,8
	136
	181
	227
	272
	09

	Код графы
	01
	02
	03
	04
	05
	06
	


Примечание.

Нормы расхода порошкообразной бентонитовой глины принимать в размере не более 20% массы глинистого раствора, применяемого для промывки скважины.

Ж. Расход основных реагентов при приготовлении глинистого раствора

Нормы на 1000 м проходки, т                                                                                                                   Таблица 007

	Диаметр скважины, мм
	Материал
	Код строки

	
	Сода кальцинированная
	Реагент углещелочной
	Реагент из сульфитноспиртовой
	

	
	
	сода каустическая
	Бурый уголь
	концентрат ССБ
	сода каустическая
	

	До 125
	0,2
	0,1
	1
	2,06
	0,25
	01

	Св  125 до  150
	0,3
	0,15
	1,5
	3,12
	0,4
	02

	«     150  «     200
	0,5
	0,25
	2,5
	5,3
	0,65
	03

	«     200  «     250
	0,82
	0,42
	4,2
	8,75
	1,1
	04

	«     250  «     300
	1,23
	0,6
	6
	12,7
	1,64
	05

	«     300  «     350
	1,7
	0,85
	8,5
	17,6
	2,25
	06

	«     350  «     400
	2,2
	1,1
	11
	23
	2,9
	07

	«     400  «     450
	2,8
	1,4
	14
	29,2
	3,75
	08

	«     450  «     500
	3,4
	1,7
	17
	35,2
	4,5
	09

	Код графы
	01
	02
	03
	04
	05
	


З. Расход крахмала для приготовления распадающегося промывочного раствора

Нормы на 1000 м проходки, т                                                                                                                   Таблица 008

	Диаметр скважины, мм
	Концентрация крахмала в растворе, %
	Код строки

	
	5
	3
	

	До 125
	1,26
	0,78
	01

	Св  125 до  150
	1,75
	1,05
	02

	«    150  «     200
	3,04
	1,81
	03

	«    200  «     250
	4,46
	2,67
	04

	«    250  «     300
	6,87
	4,11
	05

	«    300  «     350
	9,47
	5,68
	06

	«    350  «     400
	12,4
	7,45
	07

	«    400  «     450
	16,5
	9,87
	08

	«    450  «     500
	20,3
	12,2
	09

	Код графы
	01
	02
	


Примечание.

В целях экономии крахмала допускается использовать водный раствор, содержащий 3% крахмала и 3% бентонитовой или местной глины. Для ускорения распада раствора и перехода его в жидкость со свойствами воды рекомендуется применять ферментный препарат амилосубтилин в количестве 0,02-0,03% массы сухого крахмала.

И. Расход гипана для приготовления водогипанового раствора (ВГР)

Нормы на 1000 м проходки, т                                                                                                                   Таблица 009

	Диаметр, мм
	Вязкость (условная) водогипанового раствора, с
	Код строки

	
	20-22
	23-25
	26-28
	29-30
	

	До  125
	8,5
	12,7
	16,9
	21,2
	01

	Св.  125 до    150
	11,7
	17,5
	23,3
	29,2
	02

	«      150  «     200
	21,2
	31,8
	42,4
	53
	03

	«      200  «     250
	31,8
	42,4
	53
	63,6
	04

	«      250  «     300
	47,7
	63,6
	79,5
	95,4
	05

	«      300  «     350
	65,7
	86,9
	108
	129
	06

	«      350  «     400
	86,9
	115
	144
	172
	07

	«      400  «     450
	116
	154
	191
	228
	08

	«      450  «     500
	142
	189
	235
	282
	09

	Код графы
	01
	02
	03
	04
	


Примечание.

Нормами расхода предусмотрено применение гипана-1 в виде 15%-ного водного раствора.

К. Расход горючесмазочных материалов

Нормы на 1000 м проходки, т                                                                                                                   Таблица 010

	Материал
	Тип бурового агрегата
	Марка двигателя
	Группа грунтов
	Код строки

	
	
	
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	

	Дизельное топливо
	1БА-15В
	ЯМЗ-236
	2,1
	3,07
	4,7
	7,7
	11
	14,2
	20,8
	31,9
	45,8
	62,5
	01

	
	УРБ-3АМ
	Д-54А
	1,35
	2,1
	3,1
	4,8
	7,1
	9,25
	13,5
	20,6
	29,8
	41,3
	02

	
	
	СМД-14Б
	1,45
	2,3
	3,4
	5,3
	7,8
	10
	14,7
	22,6
	32,9
	45
	03

	Бензин
	УРБ-2А
	ЗИЛ-131
	2,25
	3,55
	5,15
	8
	11,5
	15,5
	21,8
	33,4
	51,8
	71,3
	04

	
	
	ЗИЛ-157К
	1,8
	2,8
	4
	6,2
	8,9
	11,8
	16,9
	25,8
	39,8
	55
	05

	Дизельное топливо
	1БА-15В
	ЯМЗ-236
	0,13
	0,18
	0,28
	0,45
	0,65
	0,85
	1,24
	1,92
	2,77
	3,76
	06

	
	УРБ-3АМ
	Д-54А
	0,08
	0,13
	0,19
	0,29
	0,43
	0,56
	0,82
	1,25
	1,80
	2,49
	07

	
	
	СМД-14Б
	0,09
	0,14
	0,21
	0,32
	0,47
	0,61
	0,89
	1,36
	1,97
	2,73
	08

	Автол
	УРБ-2А
	ЗИЛ-131
	0,08
	0,13
	0,19
	0,3
	0,43
	0,58
	0,82
	1,25
	1,93
	2,67
	09

	
	
	ЗИЛ-157К
	0,07
	0,1
	0,15
	0,23
	0,33
	0,44
	0,63
	0,96
	1,48
	2,05
	10

	Код графы
	
	
	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	


Л. Расход горючесмазочных материалов на компрессорные работы

Нормы на 1 маш-ч, кг                                                                                                                                Таблица 011

	Тип компрессора
	Марка двигателя
	Материал
	Код строки

	
	
	дизельное топливо
	бензин
	дизельное масло
	автол
	

	ЗИФ55, ВКС 6Д
	ЯАЗ 204
	13
	-
	0,78
	-
	01

	ПВ 10, НВ 10
	ЯМЗ 236
	14
	-
	0,84
	-
	02

	ПР 10, ПР 10М
	А01МК
	10,9
	-
	0,65
	-
	03

	ДК9, ДК9А, ДК9М
	Д 108
	10,1
	-
	0,61
	-
	04

	ДК 9М
	КДМ-46
	9,5
	-
	0,57
	-
	05

	ЗИФ ПВ 5
	Д 37Е-СЗ
	4,6
	-
	0,28
	-
	06

	ПР 6М
	Д 240Л
	7,4
	-
	0,44
	-
	07

	ЗИФ 55В, ЗИФ 55
	ЗИЛ 157К
	-
	12,8
	-
	0,47
	08

	ПКС 5, ПКС 3, ПК 10
	ЗИЛ 120
	-
	8,3
	-
	0,31
	09

	ПКСД 5,25
	ГАЗ 52 04
	-
	7,1
	-
	0,26
	10

	Код графы
	
	01
	02
	03
	04
	


Примечание.

Расход бензина на запуск дизельных двигателей устанавливается до 30% в зимнее время и до 4,5% в летнее в зависимости от нормы расхода дизельного топлива.

М. Расход прочих материалов

Нормы на 1000 м проходки                                                                                                                      Таблица 012

	Материал
	Единица измерения
	Группа грунтов
	Код строки

	
	
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	

	Болты разные с гайками и шайбами
	кг
	0,24
	0,38
	0,55
	0,85
	1,24
	1,62
	2,35
	3,55
	5,2
	7,15
	01

	Гвозди разные
	«
	0,47
	0,75
	1,1
	1,7
	2,45
	3,2
	4,8
	7,2
	10,4
	14,3
	02

	Кабель электрический ГРШ,16 мм2
	м
	0,5
	0,78
	1,14
	1,75
	2,56
	3,4
	4,95
	7,57
	11
	15,2
	03

	Лента изоляционная
	кг
	0,59
	0,95
	1,36
	2,1
	3,15
	4
	5,85
	9
	13
	17,5
	04

	Манжеты резиновые для бурового насоса
	шт.
	1,65
	2,55
	3,8
	5,85
	8,6
	11,2
	16,6
	25,4
	36,7
	50,7
	05

	Набивка сальниковая
	кг
	0,48
	0,75
	1,1
	1,75
	2,45
	3,15
	4,75
	7,2
	10,4
	14,3
	06

	Резина прокладочная, толщиной 2 мм
	«
	0,15
	0,21
	0,33
	0,51
	0,74
	0,97
	1,4
	2,2
	3,25
	4,35
	07

	Шланг всасывающий, диаметром 75 и 100 мм
	м
	0,28
	0,44
	0,66
	1,02
	1,5
	1,95
	2,8
	4,4
	6,35
	8,8
	08

	Шланг нагнетательный, диаметром 38 мм
	«
	0,36
	0,55
	0,82
	1,27
	1,85
	2,35
	3,6
	5,45
	7,9
	10,8
	09

	Керосин
	кг
	1,67
	2,6
	3,75
	5,9
	8,7
	11,3
	16,6
	25,3
	36,7
	50,7
	10

	Масло машинное
	«
	7,5
	11,8
	17,5
	27,2
	40,5
	52
	76
	116
	167
	231
	11

	Солидол
	«
	3,3
	5,2
	7,65
	11,8
	17,5
	22,7
	33,2
	50,7
	73,5
	102
	12

	Ветошь
	«
	2,6
	4,1
	6
	9,4
	13,8
	17,9
	26,1
	39,9
	57,9
	79,8
	13

	Проволока светлая диаметром 3 мм
	«
	0,71
	1,1
	1,65
	2,5
	3,65
	4,8
	7,1
	10,8
	15,7
	21,7
	14

	Веревка техническая из пенькового волокна
	«
	0,22
	0,36
	0,52
	0,81
	1,19
	1,53
	2,29
	3,44
	4,91
	6,83
	15

	Лесоматериалы разные
	м3
	0,05
	0,08
	0,1
	0,17
	0,25
	0,3
	0,48
	0,72
	1,04
	1,44
	16

	Электровыключатели
	шт.
	0,03
	0,04
	0,05
	0,07
	0,1
	0,13
	0,19
	0,29
	0,41
	0,57
	17

	Электропатроны
	«
	0,03
	0,04
	0,05
	0,07
	0,1
	0,13
	0,19
	0,29
	0,41
	0,57
	18

	Электровилки
	«
	0,03
	0,04
	0,05
	0,07
	0,1
	0,13
	0,19
	0,29
	0,41
	0,57
	19

	Электролампы
	«
	0,24
	0,32
	0,45
	0,62
	0,86
	1,19
	1,66
	2,3
	3,2
	4,30
	20

	Электророзетки
	«
	0,03
	0,04
	0,05
	0,07
	0,1
	0,13
	0,19
	0,29
	0,41
	0,57
	21

	Сетки защитные для электроламп
	«
	0,03
	0,04
	0,05
	0,07
	0,1
	0,13
	0,19
	0,29
	0,41
	0,57
	22

	Рефлекторы для электроламп
	«
	0,04
	0,05
	0,07
	0,1
	0,14
	0,19
	0,27
	0,37
	0,52
	0,71
	23

	Перчатки резиновые
	пара
	0,01
	0,01
	0,02
	0,03
	0,04
	0,05
	0,07
	0,1
	0,15
	0,2
	24

	Коврик диэлектрический
	шт.
	0,01
	0,01
	0,02
	0,03
	0,04
	0,05
	0,07
	0,1
	0,15
	0,2
	25

	Асбест листовой
	кг
	0,1
	0,14
	0,2
	0,28
	0,38
	0,54
	0,74
	1,02
	1,28
	1,43
	26

	Код графы
	
	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	


Примечание.

Расходы по номенклатуре материалов по кодам строк 03, 05, 06, 17÷26 компенсируются за счет статей накладных расходов.

Н. Расход инструментального (стального) каната 

Нормы на 1000 м проходки, м                                                                                                                  Таблица 013

	Тип бурового агрегата
	Категория пород
	Код строки

	
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	

	УРБ-3АМ
	10,6
	14,6
	20,3
	26,8
	33,3
	40,6
	56,8
	78,5
	114,7
	150
	01

	1БА-15В
	15,4
	21,9
	30,8
	40,6
	52,8
	60,9
	85
	119,7
	172,9
	224,6
	02

	УБВ-600
	20,3
	29
	40,6
	53,5
	67,4
	81
	114
	159
	230
	299
	03

	БУ-75
	41,4
	56,7
	81,1
	108
	134,4
	162
	227
	318
	460,6
	600
	04

	БУ-125
	47,4
	65,9
	92,6
	124
	153
	185
	259
	363
	526
	686
	05

	Код графы
	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	


§ 2. Вращательное бурение скважин с отбором керна

Состав рабочих операций:

1. Бурение скважин с промывкой. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента. 5. Заклинивание керна. 6. Извлечение керна. 7. Обслуживание бурового оборудования.

А. Расход основных материалов 

Нормы на 1000 м проходки                                                                                                                      Таблица 014

	Материал
	Единица измерения
	Группа грунтов
	Код строки

	
	
	VII
	VIII
	IX
	X
	

	Коронки дробовые
	шт.
	28
	50
	80
	119
	01

	Дробь буровая:
	
	
	
	
	
	

	Чугунная
	т
	2,4
	4
	6,4
	9,5
	02

	Стальная (сечка)
	т
	0,3
	0,5
	0,8
	1,3
	03

	Колонковые и шламовые трубы при глубине бурения скважин, м:
	
	
	
	
	
	

	до 300
	м
	60
	90
	160
	240
	04

	св. 300
	м
	90
	130
	200
	300
	05

	Код графы
	
	01
	02
	03
	04
	


Б. Расход горючесмазочных материалов

Нормы на 1000 м проходки, т                                                                                                                   Таблица 015

	Материал
	Тип бурового агрегата
	Марка двигателя
	Группа грунтов
	Код строки

	
	
	
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	

	Дизельное топливо
	1БА-15В
	ЯМЗ-236
	2,65
	3,82
	5,41
	8,67
	12,4
	15,6
	23
	35,2
	48,3
	65,6
	01

	
	УРБ-3АМ
	Д-54А
	1,69
	2,66
	3,59
	5,56
	8,16
	10,1
	14,8
	22,6
	31,2
	43,2
	02

	
	
	СМД-14Б
	1,85
	2,92
	3,94
	6,1
	8,97
	11,1
	16,2
	24,8
	34,4
	47,4
	03

	Бензин
	УРБ-2А
	ЗИЛ-131
	2,87
	4,45
	5,96
	9,26
	13,2
	17
	23,9
	36,7
	54,3
	74,8
	04

	
	
	ЗИЛ-157К
	2,23
	3,45
	4,6
	7,15
	10,2
	13,2
	18,6
	28,3
	42
	57,9
	05

	Дизельное масло
	1БА-15В
	ЯМЗ-236
	0,16
	0,23
	0,33
	0,52
	0,75
	0,94
	1,36
	2,11
	2,91
	3,95
	06

	
	УРБ-3АМ
	Д-54А
	0,1
	0,16
	0,22
	0,34
	0,49
	0,61
	0,9
	1,37
	1,89
	2,62
	07

	
	
	СМД-14Б
	0,11
	0,17
	0,24
	0,37
	0,54
	0,67
	0,98
	1,49
	2,07
	2,86
	08

	Автол
	УРБ-2А
	ЗИЛ-131
	0,11
	0,17
	0,22
	0,35
	0,49
	0,64
	0,9
	1,37
	2,03
	2,8
	09

	
	
	ЗИЛ-157К
	0,08
	0,13
	0,17
	0,27
	0,38
	0,49
	0,69
	1,05
	1,56
	2,15
	10

	Код графы
	
	
	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	


В. Расход прочих материалов

Нормы на 1000 м проходки                                                                                                                      Таблица 016

	Материал
	Единица измерения
	Группа грунтов
	Код строки

	
	
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	

	Болты разные с гайками и шайбами
	кг
	0,29
	0,48
	0,62
	0,95
	1,42
	1,77
	2,64
	3,96
	5,42
	7,56
	01

	Гвозди разные
	кг
	0,58
	0,95
	1,25
	1,95
	2,87
	3,5
	5,31
	7,92
	10,9
	15
	02


	Кабель электрический ГРШ, 16 мм2
	м
	0,61
	0,98
	1,32
	2,05
	3
	3,74
	5,5
	8,36
	11,6
	15,7
	03

	Лента изоляционная
	кг
	0,74
	1,18
	1,57
	2,41
	3,56
	4,4
	6,49
	9,85
	13,6
	18,9
	04

	Манжеты резиновые для бурового насоса
	шт.
	2,07
	3,25
	4,36
	6,75
	10
	12,3
	18,4
	27,8
	38,5
	53,2
	05

	Набивка сальниковая
	кг
	0,55
	0,95
	1,25
	1,96
	2,88
	3,52
	5,28
	7,92
	10,8
	15,1
	06

	Резина прокладочная, толщиной 2 мм
	кг
	0,18
	0,28
	0,36
	0,59
	0,86
	1,08
	1,52
	2,41
	3,36
	4,62
	07

	Шланг всасывающий диаметром 75 и 100 мм
	м
	0,35
	0,55
	0,76
	1,17
	1,72
	2,16
	3,08
	4,84
	6,72
	9,24
	08

	Шланг нагнетательный, диаметром 38 мм
	м
	0,45
	0,65
	0,94
	1,47
	2,16
	2,64
	3,96
	5,94
	8,3
	11,4
	09

	Керосин
	кг
	2,08
	3,25
	4,25
	6,78
	9,86
	12,4
	18,3
	27,6
	38,5
	53,1
	10

	Масло машинное
	кг
	9,55
	14,5
	20,1
	31,4
	45,6
	57,2
	83,6
	127
	176
	243
	11

	Солидол
	кг
	4,1
	6,5
	8,85
	13,7
	20
	25
	36,5
	55,8
	77,2
	107
	12

	Ветошь
	кг
	3,25
	5,12
	6,9
	10,8
	15,9
	19,7
	28,7
	43,9
	60,7
	83,8
	13

	Проволока светлая, диаметром 3 мм
	кг
	0,89
	1,4
	1,9
	2,88
	4,26
	5,28
	7,8
	11,9
	16,5
	22,8
	14

	Веревка техническая из пенькового волокна
	кг
	0,27
	0,46
	0,60
	0,93
	1,37
	1,68
	2,38
	3,78
	5,19
	7,21
	15

	Лесоматериалы разные 
	м3
	0,06
	0,1
	0,13
	0,2
	0,29
	0,35
	0,35
	0,53
	0,79
	1,09
	16

	Электровыключатели 
	шт.
	0,04
	0,05
	0,06
	0,09
	0,13
	0,16
	0,23
	0,36
	0,51
	0,72
	17

	Электропатроны 
	шт.
	0,04
	0,05
	0,06
	0,09
	0,13
	0,16
	0,23
	0,36
	0,51
	0,72
	18

	Электровилки 
	шт.
	0,04
	0,05
	0,06
	0,09
	0,13
	0,16
	0,23
	0,36
	0,51
	0,72
	19

	Электролампы 
	шт.
	0,3
	0,38
	0,56
	0,78
	1,08
	1,48
	2,08
	2,87
	4
	5,38
	20

	Электророзетки 
	шт.
	0,04
	0,05
	0,06
	0,09
	0,13
	0,16
	0,23
	0,36
	0,51
	0,72
	21

	Сетки защитные для электроламп 
	шт.
	0,04
	0,05
	0,06
	0,09
	0,13
	0,16
	0,23
	0,36
	0,51
	0,72
	22

	Рефлекторы для электроламп 
	шт.
	0,05
	0,06
	0,08
	0,12
	0,18
	0,24
	0,34
	0,46
	0,65
	0,89
	23

	Перчатки резиновые 
	пара
	0,01
	0,02
	0,03
	0,04
	0,05
	0,06
	0,09
	0,13
	0,19
	0,25
	24

	Коврик диэлектрический 
	шт.
	0,01
	0,02
	0,03
	0,04
	0,05
	0,06
	0,09
	0,13
	0,19
	0,25
	25

	Асбест листовой 
	кг
	0,13
	0,18
	0,25
	0,35
	0,45
	0,67
	0,93
	1,28
	1,56
	1,96
	26

	Код графы 
	
	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	


Примечание.

Расходы по номенклатуре материалов по кодам 03, 05, 06, 17÷26 компенсируются за счет статей накладных расходов.

§ 3 Бурение скважин ударно-канатным способом станками типа УГБ-3УК (УКС-22) и УГБ-4УК (УКС-30)

Состав рабочих операций:

1. Бурение и чистка скважины. 2. Спуск и подъем бурового снаряда. 3. Очистка желонки от разбуренной породы. 4. Обслуживание бурового оборудования.

А. Расход долот и желонок

Нормы на 1000 м проходки, шт.                                                                                                               Таблица 017

	Глубина бурения, м
	Материал
	Категория пород
	Код строки

	
	
	I-II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	

	До 150
	Долото 
	-
	0,02
	1,0
	2,0
	3,4
	6,8
	01

	
	Желонка 
	1,0
	1,5
	0,2
	0,3
	0,4
	0,5
	02

	Св. 150
	Долото 
	-
	0,03
	1,1
	2,3
	3,8
	7,5
	03

	
	Желонка 
	1,1
	1,6
	0,3
	0,4
	0,5
	0,6
	04

	Код графы
	
	01
	02
	03
	04
	05
	06
	


Б. Расход стального каната

Нормы на 1000 м проходки, м                                                                                                                  Таблица 018

	Марка станка
	Назначение каната
	Группа грунтов
	Код строки

	
	
	I-II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	

	УГБ-3УК 

(УКС-22)
	Инструментальный
	-
	30
	60
	120
	200
	370
	01

	
	Желоночный
	30
	60
	25
	25
	35
	35
	02

	
	Талевый 
	12
	24
	48
	96
	160
	296
	03

	УГБ-4УК 
	Инструментальный
	-
	23
	45
	85
	150
	270
	04

	
	Желоночный
	25
	50
	20
	20
	30
	30
	05

	
	Талевый
	9,2
	18,4
	36
	68
	120
	216
	06

	Код графы
	
	01
	02
	03
	04
	05
	06
	


В. Расход прочих материалов при бурении станками типа УГБ-3УК и УГБ-4УК с электродвигателем

Нормы на 1000 м проходки                                                                                                                      Таблица 019

	Материал
	Единица измерения
	Группа грунтов
	Код строки

	
	
	I-II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	

	Болты с гайками разные
	кг
	0,56
	1,01
	2,1
	4
	6,8
	12,4
	01

	Кабель электрический ГРШС или КРПТ 3х16+1х10 мм2
	м
	0,6
	1,08
	2,3
	4,30
	7,30
	13,2
	02

	Провод осветительный ПР сечением 1,5 мм2
	м
	2,1
	3,8
	8,1
	15,3
	25,9
	46,8
	03

	Лента изоляционная
	кг
	0,32
	0,58
	1,24
	2,3
	4
	7,2
	04

	Ремни тиксотропные
	компл.
	0,16
	0,29
	0,62
	1,17
	1,98
	3,6
	05

	Смазка консистентная для электродвигателей
	кг
	0,32
	0,57
	1,22
	2,3
	4
	7,1
	06

	Солидол
	кг
	7,5
	13,5
	28,5
	54
	91,5
	165
	07

	Керосин
	кг
	1,25
	2,2
	4,8
	9
	15,2
	27,5
	08

	Ветошь
	кг
	3,80
	6,80
	14,2
	27,0
	45,8
	82,5
	09

	Зажимы для троса
	шт.
	0,28
	0,5
	1,04
	1,98
	3,4
	6
	10

	Веревка техническая из пенькового волокна
	кг
	1,01
	2,13
	4,36
	8,72
	13,8
	25
	11

	Гвозди разные
	кг
	2,85
	6,07
	12,4
	24,8
	39,3
	71,2
	12

	Лампы электрические 100 Вт
	шт.
	3,22
	6,86
	14
	28
	44
	80,3
	13

	Прожектор
	шт.
	0,08
	0,17
	0,35
	0,7
	1,1
	2,01
	14

	Светильник РН 60-Э2
	шт.
	0,08
	0,17
	0,35
	0,7
	1,1
	2,01
	15

	Рубильник закрытый типа 60-100с
	шт.
	0,02
	0,03
	0,07
	0,14
	0,22
	0,4
	16

	Резина листовая толщиной 2 мм
	кг
	0,14
	0,3
	0,62
	1,24
	1,96
	3,56
	17

	Пропан
	м3
	2,73
	5,83
	11,9
	23,8
	37,6
	68,2
	18

	Кислород
	м3
	8
	17,1
	34,8
	39,6
	110
	199
	19

	Код графы
	
	01
	02
	03
	04
	05
	06
	


Примечание.

Расходы по номенклатуре материалов по кодам строк 02, 03, 05, 06, 13÷16 компенсируются за счет статей накладных расходов.

Г. Расход прочих материалов при бурении станками типа УГБ-3УК И УГБ-4УК с двигателями внутреннего сгорания

Нормы на 1000 м проходки                                                                                                                      Таблица 020

	Материал
	Единица измерения
	Группа грунтов
	Код строки

	
	
	I-II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	

	Болты с гайками разные
	кг
	0,62
	1,1
	2,3
	4,4
	7,5
	13,7
	01

	Провод осветительный ПР сечением 1,5 мм2
	м
	2,3
	4,2
	8,9
	16,8
	28,5
	51,5
	02

	Лента изоляционная
	кг
	0,07
	0,11
	0,23
	0,44
	0,75
	1,13
	03

	Ремни тиксотропные
	компл.
	0,18
	0,32
	0,68
	1,28
	2,20
	4
	04

	Солидол
	кг
	11,6
	21
	44
	84
	143
	258
	05

	Керосин
	кг
	4,2
	7,4
	15,6
	30
	50
	90
	06

	Ветошь
	кг
	11
	20
	42
	79
	135
	240
	07

	Зажимы для троса
	шт.
	0,31
	0,55
	1,15
	2,2
	3,7
	6,6
	08

	Код графы
	
	01
	02
	03
	04
	05
	06
	


Примечание.

Расходы по номенклатуре материалов по кодам строк 02 и 04 компенсируются за счет статей накладных расходов.

§ 4. Крепление скважин стальными обсадными трубами

Состав рабочих операций:

При муфтовом соединении труб. 1. Подборка труб, снятие предохранительных колец и проверка резьбы. 2. Замер и шаблонировка труб. 3. Навинчивание и спуск труб в скважину. 4. Постановка и снятие хомута. 

При сварном соединении труб. 1. Подбор и замер труб. 2. Шаблонировка труб и калибровка стыков, подъем и центрирование труб над устьем скважины. 3. Сварка стыков. 4. Спуск труб в скважину. 5. Постановка и снятие хомутов.

А. При вращательном бурении 

Нормы на 100 м обсадных труб, м                                                                                                           Таблица 021

	Материал
	Соединение труб
	Код строки

	
	Муфтовое
	Сварное
	

	Трубы стальные обсадные, диаметром, мм:
	
	
	

	до 273
	102
	103
	01

	св. 273
	101
	102
	02

	Код графы
	01
	02
	


Примечание.

Износ извлекаемых стальных обсадных труб следует принимать в процентах от глубины крепления скважин до 100 м - 9%, св. 100 до 200 м - 14%, св. 200 м - 19%.

Б. При ударно-канатном бурении 

Нормы на 100 м обсадных труб, м                                                                                                           Таблица 022

	Материал
	Соединение труб
	Код строки

	
	Муфтовое
	Сварное
	

	Трубы стальные обсадные диаметром, мм
	
	
	

	до 273
	102,5
	103,5
	01

	св. 273
	102
	103
	02

	Код графы
	01
	02
	


Примечание.

Износ извлекаемых стальных обсадных труб следует принимать в процентах от глубины крепления скважин до 100 м - 10%, св. 100 до 200 м - 15%, св. 200 м - 20%.

§ 5. Вращательное бурение скважин большого диаметра с прямой промывкой

Состав рабочих операций:

1. Бурение скважин с прямой промывкой водой или глинистым раствором. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента. 5. Приготовление глинистого раствора. 6. Обслуживание бурового оборудования.

А. Расход долот большого диаметра

Нормы на 1000 м проходки, шт.                                                                                                               Таблица 023

	Глубина бурения, м
	Группа грунтов
	Код строки

	
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	

	
	Тип долот
	

	
	М
	МС
	МС, С
	С, СТ
	СТ, Т
	Т, ТК
	ТК
	К
	

	До 50 
	2,8
	6,48
	10,5
	13,5
	26,4
	33,4
	61
	88,4
	143
	214
	01

	Св.  50  до   100 
	2,91
	6,79
	10,9
	14,6
	28,1
	34,9
	63,1
	91,8
	147
	218
	02

	«    100  «     150 
	3,06
	7,05
	11,6
	15,1
	28,8
	36,5
	66,2
	95,5
	153
	223
	03

	«    150  «     200 
	3,32
	7,57
	12,5
	16,2
	29,7
	38,3
	69,5
	98,3
	160
	228
	04

	Код графы
	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	


Б. Расход глины для приготовления глинистого раствора при бурении скважин большого диаметра

Нормы на 1000 м проходки, т                                                                                                                   Таблица 024

	Диаметр, мм
	Плотность глинистого раствора, г/см3
	Код строки

	
	1,05
	1,1
	1,15
	1,2
	1,25
	1,3
	

	Св.  500 до     600
	59,7
	113
	170
	222
	276
	332
	01

	«      600  «      800
	71,5
	136
	203
	265
	331
	397
	02

	«      800   «   1000
	92,9
	177
	265
	345
	430
	516
	03

	«    1000   «   1200
	121
	229
	345
	447
	560
	672
	04

	«    1200   «   1400 
	159
	298
	485
	668
	850
	985
	05

	«    1400   «   1600 
	204
	387
	582
	756
	946
	1136
	06

	«    1600   «   1800 
	266
	505
	756
	984
	1230
	1475
	07

	«    1800   «   2000 
	346
	656
	984
	1279
	1598
	1918
	08

	«    2000   «   2500
	671
	1275
	1912
	2485
	3107
	3729
	09

	«    2500   «   3000
	1282
	2435
	3653
	4748
	5936
	7123
	10

	«    3000   «   3200
	1667
	3166
	4748
	6173
	7716
	9259
	11


	Код графы
	01
	02
	03
	04
	05
	06
	


Примечание.

Нормы расхода порошкообразной бентонитовой глины принимать в размере не более 20% массы глинистого раствора, применяемого для промывки скважины.

В. Расход основных реагентов при приготовлении глинистого раствора при бурении скважин большого диаметра (свыше 590 мм)

Нормы на 1000 м проходки, т                                                                                                                   Таблица 025

	Диаметр скважины, мм
	Материал
	Код строки

	
	Сода кальцинированная
	Реагент углещелочной
	Реагент из сульфитно-спиртовой барды
	

	
	
	сода каустическая
	уголь бурый
	концентрат ССБ
	сода каустическая
	

	Св. 500 до 600
	4,34
	2,17
	21,7
	44,7
	5,43
	01

	«    600  «   800
	5,19
	2,59
	25,9
	53,5
	6,49
	02

	«    800  «  1000
	6,75
	3,37
	33,7
	69,6
	8,44
	03

	«  1000  «  1200
	8,79
	4,39
	43,9
	90,6
	10,9
	04

	«  1200  «  1400
	11,5
	5,75
	57,5
	119
	14,4
	05

	«  1400  «  1600
	14,8
	7,4
	74
	152
	18,5
	06

	«  1600  «  1800
	19,3
	9,65
	96,5
	199
	24,2
	07

	«  1800  «  2000
	25,2
	12,6
	126
	259
	31,4
	08

	«  2000  «  2500
	48,7
	24,3
	243
	502
	60,9
	09

	«  2500  «  3000
	93,2
	46,6
	466
	960
	116
	10

	«  3000  «  3200
	121
	60,5
	605
	1248
	151
	11

	Код графы
	01
	02
	03
	04
	05
	


§ 6. Реактивно-турбинное бурение скважин

Состав рабочих операций:

1. Бурение скважин с промывкой водой или глинистым раствором. 2. Наращивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена породоразрушающего инструмента. 5. Приготовление глинистого раствора. 6. Обслуживание бурового оборудования. 7. Замена турбобуров РТБ.

Нормы расхода долот на 1000 м проходки, шт.                                                                                     Таблица 026

	Глубина бурения, м
	Категория пород
	Код строки

	
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	

	
	Тип долота
	

	
	М
	МС
	МС, С
	С, СТ
	СТ, Т
	Т, ТК
	

	До 100
	16,6
	19,9
	21,9
	24,5
	27,3
	33,9
	37,3
	01

	Св. 100 до   200
	17,4
	20,9
	23
	25,8
	28,7
	35,6
	38,8
	02

	«     200  «    300
	18,3
	22
	24,4
	27,4
	29,9
	37,4
	40,3
	03

	«     300  «    400
	20,6
	24,7
	26,4
	33,4
	36,4
	39,3
	45,3
	04

	«     400  «    500
	23,6
	28,3
	31,4
	38
	41,1
	44,2
	50,3
	05

	«     500  «    600
	26,4
	31,7
	35,6
	42,5
	45,8
	49,1
	56,3
	06

	Код графы
	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	


Примечание.

Норма приведена на комплект долот бура.

Глава 2.

Специальные работы в скважинах

1. Нормы настоящей главы регламентируют расход материалов на изготовление проволочного и сетчатого фильтров с перфорированным каркасом, а также фильтров с гравийной засыпкой.

2. При изготовлении фильтров применяются следующие материалы: каркас - стальные обсадные трубы, обмотка - проволока стальная оцинкованная, фильтрующий элемент - латунные сетки разного плетения.

3. Расход гравия определен, исходя из геометрических размеров полости, в которую его засыпают, с учетом ее расширения в процессе формирования фильтра.

§ 7. Изготовление фильтров

А. Сетчатый фильтр

Состав рабочих операций:

1. Навивка проволоки в виде спирали на каркас фильтра. 2. Крепление проволоки к каркасу через 0,4-0,5 м по вертикали с помощью пайки. 3. Нарезка латунной сетки. 4. Обтяжка каркаса фильтра сеткой. 5. Закрепление краев сетки с помощью пайки или сшивки.

Нормы расхода материалов на 1 м фильтра                                                                                            Таблица 027

	Материал
	Единица измерения
	Наружный диаметр каркаса фильтра, мм
	Код строки

	
	
	114
	146
	168
	219
	273
	325
	377
	

	Трубы обсадные
	м
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2
	01

	Сетка
	м2
	0,4
	0,5
	0,6
	0,7
	0,9
	1,1
	1,3
	02

	Проволока оцинкованная диаметром, мм:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	кг
	0,7
	0,8
	1
	1,3
	1,6
	1,9
	2,2
	03

	3
	кг
	1,5
	1,8
	2,2
	2,9
	3,6
	4,3
	5,0
	04

	4
	кг
	2,9
	3,5
	4,4
	5,8
	7,1
	8,5
	10
	05

	5
	кг
	3,5
	4,3
	5,4
	7,1
	9,8
	10
	12
	06

	6
	кг
	5,1
	6,2
	7,8
	10
	13
	15
	18
	07

	Припой ПОС
	кг
	0,2
	0,3
	0,3
	0,4
	0,5
	0,6
	0,7
	08

	Кислота соляная техническая
	л
	0,06
	0,08
	0,10
	0,12
	0,14
	0,17
	0,20
	09

	Нашатырь технический
	г
	8,5
	10
	12
	16
	19
	23
	27
	10

	Цинк хлористый
	г
	20
	30
	40
	50
	60
	80
	100
	11

	Бензин
	л
	0,10
	0,12
	0,15
	0,18
	0,22
	0,26
	0,31
	12

	Код графы
	
	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	


Б. Фильтр с проволочной обмоткой

Состав рабочих операций:

1. Крепление на каркасе фильтра продольных стержней из проволоки диаметром 3-5 мм. 2. Навивка проволоки на каркас. 3. Закрепление витков проволоки на каркасе через 0,5 м по вертикали с помощью пайки или вязальной проволоки. 

Нормы расхода оцинкованной проволоки на 1 м фильтра, кг                                                              Таблица 028

	Условный наружный диаметр фильтра, мм
	Величина просвета между витками проволочной обмотки, мм
	Код строки

	
	виток к витку
	0,5
	1
	1,5
	2
	3
	

	
	Диаметр проволоки, мм
	

	
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	4
	2
	3
	4
	5
	2
	3
	4
	5
	2
	3
	4
	

	168
	6,1
	9,7
	4,9
	8,3
	4,2
	7,1
	10,3
	3,5
	6,4
	8,8
	12,0
	3,1
	5,8
	8,5
	10,6
	2,2
	4,8
	6,8
	01

	219
	8,0
	12,5
	6,4
	10,7
	5,2
	9,3
	13,0
	4,7
	8,3
	11,9
	15,6
	4,0
	7,5
	10,9
	12,7
	3,3
	6,4
	9,5
	02

	273
	9,9
	15,6
	7,7
	13,4
	6,5
	11,0
	15,8
	5,7
	10,0
	14,5
	19,2
	4,8
	8,8
	13,3
	18,6
	3,7
	7,0
	10,8
	03

	325
	11,8
	18,5
	9,1
	15,9
	7,4
	13,0
	18,5
	6,5
	11,6
	16,8
	22,2
	5,2
	10,4
	15,4
	21,2
	4,6
	8,7
	12,7
	04

	377
	13,7
	21,5
	10,5
	18,4
	8,8
	14,8
	21,2
	7,5
	13,2
	19,4
	25,6
	6,6
	11,9
	17,6
	24,6
	5,3
	10,0
	14,5
	05

	Код графы
	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	


Примечание.

Расход материалов на пайку витков проволоки на каркасе принимать по табл.027.

В. Фильтр с гравийной обсыпкой

Состав рабочих операций:

1. Установка фильтра. 2. Засыпка гравия в затрубное пространство скважины. 

Нормы расхода гравия на 1 м фильтра                                                                                                    Таблица 029

	Диаметр, мм
	Норма расхода, м3
	Код строки

	скважины
	обсадных труб
	фильтра
	
	


	295
	219
	146
	0,078
	01

	346
	273
	168
	0,108
	02

	394
	325
	168
	0,155
	03

	
	
	219
	0,126
	04

	445
	377
	168
	0,195
	05

	
	
	219
	0,176
	06

	
	
	273
	6,145
	07

	490
	426
	219
	0,225
	08

	
	
	273
	0,195
	09

	
	
	325
	0,158
	10

	550
	
	219
	0,298
	11

	
	
	273
	0,270
	12

	
	
	325
	0,232
	13

	
	
	377
	0,191
	14

	600
	529
	273
	0,338
	15

	
	
	325
	0,302
	16

	
	
	377
	0,256
	17

	
	01
	


§ 8. Промывка (разглинизация) скважин водой при освоении водоносного горизонта

Состав рабочих операций:

1. Спуск бурильной колонны в скважину. 2. Разглинизация скважин водой. 3. Подъем бурильной колонны.

Нормы расхода воды на 1 скважину                                                                                                        Таблица 030

	Диаметр скважины, мм
	Норма расхода, м3
	Код строки

	125
	24,0
	01

	150
	31,4
	02

	200
	53,1
	03

	250
	88,6
	04

	300
	128
	05

	350
	181
	06

	400
	221
	07

	450
	291
	08

	500
	369
	09

	550
	439
	10

	600
	516
	11

	650
	600
	12

	700
	678
	13

	750
	860
	14

	800
	910
	15

	Код графы
	01
	


Глава 3.

§ 9. Износ инструмента при бурении скважин самоходными установками роторного типа
Нормы износа на 100 станко-смен, %                                                                                                      Таблица 031

	Материал
	Глубина скважин, м
	Код строки

	
	до 300
	св. 300
	

	Баба ударная массой, кг
	
	
	

	100
	-
	4
	01

	60
	3
	-
	02

	Вертлюги-сальники
	18
	19
	03

	Вилки:
	
	
	

	подкладные для труб диаметром 60,3-73 мм
	5
	5
	04

	ведущие и подкладные к механизмам для свинчивания и развинчивания бурильных труб
	20
	20
	05

	зажимы для стального каната диаметром 19 мм
	40
	40
	06

	Ключи:
	
	
	

	отбойные м3 для бурильных труб диаметром 63,5 и 60,3 мм
	8
	8
	07

	цепные
	12
	14
	08

	шарнирные для обсадных труб
	12
	13
	09

	    «                 «    бурильных  «
	-
	50
	10

	Колокола ловильные для труб
	7
	10
	11

	Коуши для троса
	15
	15
	12

	Метчики:
	
	
	

	для бурильных труб
	14
	20
	13

	ловильные для обсадных труб
	5
	11
	14

	Переходники разные
	15
	20
	15


	Серьги грузоподъемностью 5 т
	9
	9
	16

	Хомуты для обсадных труб
	8
	-
	17

	Элеваторы для бурильных труб диаметром, мм:
	
	
	

	73
	12
	12
	18

	63,5 и 60,3
	13
	13
	19

	Стропы грузоподъемностью 10 т
	9
	10
	20

	
	01
	02
	


Примечание.

1 станко-смена равна 7 ч работы станка.

§ 10. Износ инструмента при бурении скважин станками ударно-канатного типа
Нормы износа на 100 станко-смен, %                                                                                                      Таблица 032

	Материал
	Диаметр скважины, мм
	Код строки

	
	до 250
	св. 250
	

	Башмаки желоночные диаметром 529-114 мм при использовании желонок для очистки скважин
	30
	34
	01

	Желонки для бурения диаметром, мм:
	
	
	

	529-377
	100*
	100*
	02

	377-114
	100**
	100**
	03

	Головки забивные
	8
	11
	04

	Вилки ловильные
	9
	9
	05


	Ерши ловильные однорогие и двурогие
	9
	9
	06

	Желонки с плоским и полусферическим клапанами
	8
	9
	07

	Забивные снаряды
	6
	8
	08

	Канаторезки диаметром до 25 мм
	4
	5
	09

	Ключи инструментальные, 150-84 мм
	6
	6
	10

	Ключи цепные
	22
	26
	11

	Ножницы ловильные, 190-112 мм
	4
	5
	12

	Ножницы рабочие, 190-112 мм
	9
	10
	13

	Плашки ловильные, 142-86 мм
	25
	25
	14

	Переходники разные
	22
	27
	15

	Расширители
	4
	5
	16

	Резцы для расширителей
	50
	50
	17

	Ропсокеты (замки канатные), 190-110 мм
	9
	9
	18

	Трещотки затяжные
	6
	6
	19

	Ушки желоночные
	25
	31
	20

	Хомуты стальные для обсадных труб, 630-152 мм
	4
	5
	21

	Шаблоны универсальные, 194-152 мм
	6
	6
	22

	Шлипсы ловильные с плашками, 294-112 мм
	9
	9
	23

	Шланги ударные, 222-110 мм
	9
	13
	24

	Штанги отбойные ловильные, 190-120 мм
	4
	5
	25

	Код графы
	01
	02
	


* Норма расхода на 70 станко-смен.

** Норма расхода на 50 станко-смен.

Глава 4.

1. Электроды, применяемые для сварки стальных труб, объединены в четыре группы в зависимости от марок и коэффициентов расхода электродов на 1 кг наплавленного металла.

При применении электродов с коэффициентами расхода, отличающимися от приведенных в таблице, нормы расхода следует рассчитывать по формуле:
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где: H - определяемая норма расхода электродов, кг;

HT - норма расхода электродов по соответствующему пункту таблиц 034, 035, кг;

K1 - коэффициент расхода электродов, по которому определяется норма расхода;

K2 - коэффициент расхода электродов по таблице 033.

Таблица 033

	Группа электродов
	Коэффициент расхода
	Марки электродов

	I
	1,4
	ЛБ-52А «Гарант»; ВСФ-65У; ВСФ-75У; ВСФ-85; ОЗШ-1; ВСЦ-4А; ОЗЛ-25Б

	II
	1,5
	УОНИ-13/45; АНО-11; ТМУ-21У; ОЗС-18; ОЗС-6; ОЗС-17Н; ВСЦ-4; ВСЦ-60; ТМЛ-IУ; ТМЛ-3У; УТ-28; ОЗЛ-5; ОЗЛ-29; ОЗЛ-25; ОЗЛ-36; АНВ-20

	III
	1,6
	ОЗЛ-8; ОЗЛ-7; ОЗЛ-14А; НИИАТ-1; ОЗЛ-3; ОЗЛ-21, ОЗЛ-23; ВН-48; УОНИ-13/55К; ЦУ-5; ДСК-50; ОЗС-25; СК2-50; УОНИ-13/55У; УОНИ-13/65; АНП-2; УОНИ-13/85; НИАТ-ЗМ; АНО-5; ОЗС-23; АНО-4; АНО-14, ОЗС-4; ОЗС-22Н; ОЗС-22Р; ТМЛ-4В; ЦЛ-39; СМВ-96; СМВ-95; СМА-96; ОЗЛ-6; КТИ-7А; ОЗЛ-2; ОЗЛ-35; АНЖР-2

	IV
	1,7
	ОЗЛ-37-1; СМ-11; УОНИ-13/55; ОЗС-24; АНО-6; АНО-18; ОЗС-12; МР-3; ОЗС-21; ОМА-2; ОЗЛ-9А; ГС-1; АНЖР-1; АНЖР-3У; ОЗЛ-19; НИИ-48Г; УОНИ-13/НЖ; ЦЛ-11; ЦТ-15; ЦЛ-9; ОЗЛ-17У


§11. Электродуговая ручная сварка труб

Нормы на 1 м шва                                                                                                                                      Таблица 034

	Толщина стенки, мм
	Электроды по группам, кг
	Код строки

	
	I
	II
	III
	IV
	

	4
	0,314
	0,337
	0,359
	0,382
	01

	5
	0,422
	0,452
	0,482
	0,513
	02

	6
	0,548
	0,587
	0,626
	0,665
	03


	7
	0,687
	0,736
	0,785
	0,834
	04

	8
	0,905
	0,97
	1,034
	1,099
	05

	10
	1,38
	1,479
	1,577
	1,676
	06

	12
	1,795
	1,923
	2,052
	2,18
	07

	14
	2,294
	2,458
	2,621
	2,785
	08

	16
	2,871
	3,076
	3,281
	3,486
	09

	18
	3,424
	3,668
	3,913
	4,157
	10

	20
	4,075
	4,366
	4,657
	4,948
	11

	Код графы
	01
	02
	03
	04
	


Нормы на 1 стык                                                                                                                                        Таблица 035

	Размеры трубы, мм
	Электроды по группам, кг
	Код строки

	
	I
	II
	III
	IV
	

	57х6
	0,095
	0,102
	0,108
	0,115
	01

	57х8
	0,155
	0,166
	0,177
	0,188
	02

	60х6
	0,1
	0,107
	0,114
	0,121
	03

	60х8
	0,163
	0,175
	0,186
	0,198
	04

	76х6
	0,127
	0,136
	0,145
	0,154
	05

	76х8
	0,208
	0,223
	0,238
	0,253
	06

	89х6
	0,15
	0,16
	0,171
	0,182
	07

	89х8
	0,245
	0,263
	0,28
	0,298
	08

	108х6
	0,183
	0,196
	0,209
	0,221
	09

	108х8
	0,3
	0,321
	0,342
	0,364
	10

	108х10
	0,545
	0,487
	0,519
	0,551
	11

	114х6
	0,193
	0,207
	0,22
	0,234
	12

	144х8
	0,317
	0,34
	0,362
	0,385
	13

	144х10
	0,479
	0,513
	0,547
	0,582
	14

	133х6
	0,225
	0,241
	0,257
	0,273
	15

	133х8
	0,37
	0,397
	0,423
	0,45
	16

	133х10
	0,562
	0,602
	0,642
	0,682
	17

	140х6
	0,237
	0,254
	0,271
	0,288
	18

	140х8
	0,39
	0,418
	0,446
	0,474
	19

	140х10
	0,592
	0,635
	0,676
	0,719
	20

	159х6
	0,27
	0,289
	0,309
	0,328
	21

	159х8
	0,444
	0,476
	0,508
	0,54
	22

	159х10
	0,675
	0,723
	0,771
	0,82
	23

	159х12
	0,874
	0,937
	0,999
	1,062
	24

	168х6
	0,286
	0,306
	0,326
	0,347
	25

	168х8
	0,47
	0,503
	0,537
	0,57
	26

	168х10
	0,714
	0,765
	0,815
	0,867
	27

	168х12
	0,924
	0,99
	1,057
	1,123
	28

	194х6
	0,33
	0,354
	0,378
	0,401
	29

	194х8
	0,544
	0,583
	0,621
	0,661
	30

	194х10
	0,827
	0,889
	0,948
	1,007
	31

	194х12
	1,072
	2,208
	1,225
	1,302
	32

	194х14
	1,363
	1,46
	1,343
	1,654
	33

	219х6
	0,373
	0,4
	0,426
	0,453
	34

	219х8
	0,615
	0,659
	0,702
	0,746
	35

	219х10
	0,934
	1,001
	1,068
	1,135
	36

	219х12
	1,212
	1,298
	1,385
	1,472
	37

	219х14
	1,544
	1,654
	1,764
	1,874
	38

	219х16
	1,926
	2,064
	2,202
	2,339
	39

	273х6
	0,466
	0,5
	0,533
	0,566
	40

	273х8
	0,768
	0,824
	0,878
	0,933
	41

	273х10
	1,169
	1,253
	1,336
	1,42
	42

	273х12
	1,517
	1,625
	1,734
	1,842
	43

	273х14
	1,934
	2,072
	2,21
	2,348
	44

	273х16
	2,412
	2,584
	2,756
	2,928
	45

	325х6
	0,556
	0,595
	0,635
	0,674
	46

	325хх8
	0,916
	0,982
	1,046
	1,112
	47

	325х10
	1,394
	1,494
	1,593
	1,693
	48

	325х12
	1,809
	1,938
	2,068
	2,197
	49

	325х14
	2,308
	2,473
	2,637
	2,802
	50

	325х16
	2,883
	3,088
	3,294
	3,5
	51

	325х18
	3,431
	3,675
	3,921
	4,165
	52

	325х20
	4,071
	4,362
	4,652
	4,943
	53

	377х8
	1,063
	1,14
	1,215
	1,291
	54

	377х10
	1,619
	1,735
	1,85
	1,966
	55

	377х12
	2,102
	2,252
	2,403
	2,553
	56

	377х14
	2,682
	2,873
	3,064
	3,256
	57

	377х16
	3,351
	3,59
	3,829
	4,068
	58

	377х18
	3,989
	4,273
	4,559
	4,843
	59

	377х20
	4,739
	5,078
	5,416
	5,755
	60

	426х6
	0,729
	0,781
	0,833
	0,885
	61

	426х8
	1,203
	1,289
	1,374
	1,461
	62

	426х10
	1,831
	1,963
	2,093
	2,224
	63

	426х12
	2,378
	2,548
	2,719
	2,889
	64

	426х14
	3,035
	3,252
	3,468
	3,685
	65

	426х16
	3,793
	4,063
	4,334
	4,605
	66

	480х6
	0,823
	0,881
	0,94
	0,998
	67

	480х8
	1,357
	1,454
	1,55
	1,647
	68

	480х10
	2,066
	2,214
	2,361
	2,509
	69

	480х12
	2,684
	2,875
	3,068
	3,259
	70

	480х14
	3,423
	3,667
	3,911
	4,155
	71

	480х16
	4,278
	4,583
	4,889
	5,194
	72

	480х18
	5,095
	5,458
	5,823
	6,186
	73

	480х20
	6,056
	6,488
	6,92
	7,353
	74

	530х6
	0,909
	0,973
	1,038
	1,103
	75

	530х8
	1,499
	1,606
	1,712
	1,82
	76

	530х10
	2,283
	2,446
	2,608
	2,772
	77

	530х12
	2,965
	3,177
	3,39
	3,601
	78

	530х14
	3,783
	4,053
	4,322
	4,593
	79

	530х16
	4,729
	5,066
	5,404
	5,741
	80

	530х18
	5,633
	6,034
	6,437
	6,838
	81

	530х20
	6,695
	7,173
	7,652
	8,13
	82

	630х6
	1,081
	1,158
	1,235
	1,311
	83

	630х8
	1,783
	1,911
	2,037
	2,165
	84

	630х10
	2,716
	2,911
	3,104
	3,294
	85

	630х12
	3,529
	3,781
	4,034
	4,286
	86

	630х14
	4,503
	4,825
	5,145
	5,467
	87

	Код графы
	01
	02
	03
	04
	-


§ 12. Ручная газовая резка труб

Нормы на 1 м реза                                                                                                                                      Таблица 036

	Толщина стенки, мм
	Расход материалов по видам резки, л, с использованием
	Код строки

	
	Ацетилена
	пропан-бутановой смеси
	природного газа
	

	
	Ацетилен
	Кислород
	Пропан-бутан
	Кислород
	Природный газ
	Кислород
	

	3
	11,98
	53,92
	8,72
	69,08
	19,49
	69,08
	01

	4
	15,93
	71,85
	11,57
	92,04
	25,94
	92,04
	02

	5
	19,96
	89,84
	14,49
	115,05
	32,43
	115,05
	03

	6
	23,95
	107,81
	17,39
	138,03
	38,93
	138,03
	04

	8
	27,92
	143,69
	22,26
	184
	49,68
	184
	05

	10
	28,07
	180,77
	23
	230,08
	50,62
	230,08
	06

	12
	33,62
	215,55
	25,66
	275,98
	55,95
	275,98
	07

	15
	45,94
	294,66
	35,08
	377,29
	79,23
	377,29
	08

	18
	46,37
	335,33
	36
	413,99
	79,69
	413,99
	09

	20
	51,52
	372,6
	36,1
	460
	81,88
	460
	10

	25
	64,39
	465,75
	44,85
	575
	102,35
	575
	11

	Код графы
	01
	02
	03
	04
	05
	06
	


Нормы на 1 перерез                                                                                                                                   Таблица 037

	Толщина стенки, мм
	Расход материалов по видам резки, л, с использованием
	Код строки

	
	ацетилена
	пропан-бутановой смеси
	природного газа
	

	
	Ацетилен
	Кислород
	Пропан-бутан
	Кислород
	Природный газ
	Кислород
	

	45х3
	1,58
	7,11
	1,15
	9,11
	2,57
	9,11
	01

	45х4
	2,05
	9,25
	1,49
	11,85
	3,34
	11,85
	02

	57х3
	2,03
	9,14
	1,48
	11,71
	3,3
	11,71
	03

	57х4
	2,66
	11,96
	1,93
	15,32
	4,32
	15,32
	04

	76х5
	4,45
	20,03
	3,23
	25,65
	7,23
	25,65
	05

	89х5
	5,26
	23,69
	3,82
	30,34
	8,55
	30,34
	06

	108х6
	7,67
	34,53
	5,57
	44,21
	12,47
	44,21
	07

	133х6
	9,55
	42,97
	6,93
	55,04
	15,52
	55,04
	08

	133х8
	12,53
	56,4
	9,09
	72,22
	20,37
	72,22
	09

	159х8
	15,14
	68,13
	10,99
	87,24
	24,6
	87,24
	10

	219х6
	16,01
	72,1
	11,63
	92,33
	26,03
	92,33
	11

	219х8
	18
	91,46
	14,75
	121,95
	32,92
	121,95
	12

	219х10
	18,42
	118,63
	15,1
	150,99
	33,22
	150,99
	13

	219х12
	21,86
	140,99
	16,69
	179,53
	37,69
	179,53
	14

	273х8
	23
	119,58
	18,52
	153,11
	41,34
	153,11
	15

	273х10
	23,17
	148,33
	18,99
	189,93
	41,79
	189,93
	16

	273х12
	27,55
	176,65
	21,03
	226,18
	47,5
	226,18
	17

	273х15
	37,22
	238,71
	28,42
	305,65
	64,19
	305,65
	18

	325х8
	27
	143,04
	22,16
	183,15
	49,45
	183,15
	19

	325х10
	27,75
	177,67
	22,75
	227,49
	50,05
	227,49
	20

	325х12
	33,04
	211,85
	25,23
	271,26
	56,96
	271,26
	21

	325х15
	40,9
	262,27
	31,23
	335,82
	70,52
	335,82
	22

	377х8
	31,99
	166,5
	25,79
	213,18
	57,55
	213,18
	23

	377х10
	32,34
	207
	26,5
	265,05
	58,31
	265,05
	24

	377х12
	38,53
	247,04
	29,42
	316,32
	66,43
	316,32
	25

	377х15
	47,76
	306,27
	36,47
	392,15
	82,35
	392,15
	26

	426х10
	36,59
	234,63
	27,94
	300,43
	63,09
	300,43
	27

	426х12
	43,69
	280,21
	33,36
	358,78
	75,34
	358,78
	28

	426х15
	54,23
	347,72
	41,41
	445,23
	93,5
	445,23
	29

	465х8
	39,81
	206,21
	31,94
	264,04
	71,29
	264,04
	30

	465х10
	40,11
	256,64
	32,86
	328,6
	72,29
	328,6
	31

	465х12
	47,82
	306,61
	36,51
	392,59
	82,44
	392,59
	32

	465х15
	59,38
	380,73
	45,34
	487,49
	102,37
	487,49
	33

	465х18
	65,08
	470,67
	46,32
	581,07
	103,43
	581,07
	34

	465х20
	71,99
	520,63
	50,18
	642,76
	114,41
	642,76
	35

	465х25
	88,97
	643,48
	61,96
	794,42
	141,41
	794,42
	36

	530х6
	39,39
	177,33
	28,61
	227,06
	64,03
	227,06
	37

	530х8
	45,33
	235,55
	36,49
	301,6
	81,43
	301,6
	38

	530х10
	45,82
	293,29
	37,55
	375,54
	82,62
	375,54
	39

	530х12
	54,68
	350,6
	41,75
	448,91
	94,27
	448,91
	40

	530х15
	67,95
	435,73
	51,88
	557,91
	117,16
	557,91
	41

	630х6
	46,91
	211,17
	34,07
	270,39
	76,25
	270,39
	42

	630х8
	54,35
	280,67
	43,49
	359,38
	97,03
	359,38
	43

	630х10
	54,63
	349,7
	44,77
	447,76
	98,51
	447,76
	44

	630х12
	65,23
	418,29
	49,81
	535,58
	112,47
	535,58
	45

	630х15
	81,15
	520,33
	61,96
	666,24
	139,91
	666,24
	46

	Код графы
	01
	02
	03
	04
	05
	06
	


Примечание.

При резке со скосом кромок под углом 50° и 30° нормы необходимо увеличивать соответственно в 1,55 и 1,16 раза.

Приложение 4.12 
ТАБЛИЦА ЗАМЕНЫ РЕСУРСОВ

	Номера

расценок
	Ресурсы по ГЭСН
	Ресурсы по ТЕР

	
	код
	ед. изм.
	расход
	код
	ед. изм.
	расход

	04-01-001-01
	103-9211
	м
	0,054
	103-1023
	м
	0,054

	04-01-001-02
	103-9211
	м
	0,054
	103-1023
	м
	0,054

	04-01-001-03
	103-9211
	м
	0,09
	103-1023
	м
	0,09

	04-01-001-04
	103-9211
	м
	0,09
	103-1023
	м
	0,09

	04-01-001-05
	103-9211
	м
	0,18
	103-1023
	м
	0,18

	04-01-001-06
	103-9211
	м
	0,18
	103-1023
	м
	0,18

	04-01-001-07
	103-9211
	м
	0,36
	103-1023
	м
	0,36

	04-01-001-08
	103-9211
	м
	0,54
	103-1023
	м
	0,54

	04-01-001-09
	103-9211
	м
	0,675
	103-1023
	м
	0,675

	04-01-001-10
	103-9211
	м
	0,81
	103-1023
	м
	0,81

	04-01-002-01
	103-9211
	м
	0,054
	103-1023
	м
	0,054

	04-01-002-02
	103-9211
	м
	0,054
	103-1023
	м
	0,054

	04-01-002-03
	103-9211
	м
	0,09
	103-1023
	м
	0,09

	04-01-002-04
	103-9211
	м
	0,09
	103-1023
	м
	0,09

	04-01-002-05
	103-9211
	м
	0,18
	103-1023
	м
	0,18

	04-01-002-06
	103-9211
	м
	0,18
	103-1023
	м
	0,18

	04-01-002-07
	103-9211
	м
	0,36
	103-1023
	м
	0,36

	04-01-002-08
	103-9211
	м
	0,54
	103-1023
	м
	0,54

	04-01-002-09
	103-9211
	м
	0,675
	103-1023
	м
	0,675

	04-01-002-10
	103-9211
	м
	0,81
	103-1023
	м
	0,81

	04-01-003-01
	103-9211
	м
	0,054
	103-1023
	м
	0,054

	04-01-003-02
	103-9211
	м
	0,054
	103-1023
	м
	0,054

	04-01-003-03
	103-9211
	м
	0,09
	103-1023
	м
	0,09

	04-01-003-04
	103-9211
	м
	0,09
	103-1023
	м
	0,09

	04-01-003-05
	103-9211
	м
	0,18
	103-1023
	м
	0,18

	04-01-003-06
	103-9211
	м
	0,18
	103-1023
	м
	0,18

	04-01-003-07
	103-9211
	м
	0,36
	103-1023
	м
	0,36

	04-01-003-08
	103-9211
	м
	0,54
	103-1023
	м
	0,54

	04-01-003-09
	103-9211
	м
	0,675
	103-1023
	м
	0,675

	04-01-003-10
	103-9211
	м
	0,81
	103-1023
	м
	0,81

	04-01-004-01
	103-9211
	м
	0,054
	103-1023
	м
	0,054

	04-01-004-02
	103-9211
	м
	0,054
	103-1023
	м
	0,054

	04-01-004-03
	103-9211
	м
	0,09
	103-1023
	м
	0,09

	04-01-004-04
	103-9211
	м
	0,09
	103-1023
	м
	0,09

	04-01-004-05
	103-9211
	м
	0,18
	103-1023
	м
	0,18

	04-01-004-06
	103-9211
	м
	0,18
	103-1023
	м
	0,18

	04-01-004-07
	103-9211
	м
	0,36
	103-1023
	м
	0,36

	04-01-004-08
	103-9211
	м
	0,54
	103-1023
	м
	0,54

	04-01-004-09
	103-9211
	м
	0,675
	103-1023
	м
	0,675

	04-01-004-10
	103-9211
	м
	0,81
	103-1023
	м
	0,81

	04-01-005-01
	103-9211
	м
	0,054
	103-1023
	м
	0,054

	04-01-005-02
	103-9211
	м
	0,054
	103-1023
	м
	0,054

	04-01-005-03
	103-9211
	м
	0,09
	103-1023
	м
	0,09

	04-01-005-04
	103-9211
	м
	0,09
	103-1023
	м
	0,09

	04-01-005-05
	103-9211
	м
	0,18
	103-1023
	м
	0,18

	04-01-005-06
	103-9211
	м
	0,18
	103-1023
	м
	0,18

	04-01-005-07
	103-9211
	м
	0,36
	103-1023
	м
	0,36

	04-01-005-08
	103-9211
	м
	0,54
	103-1023
	м
	0,54

	04-01-005-09
	103-9211
	м
	0,675
	103-1023
	м
	0,675

	04-01-005-10
	103-9211
	м
	0,81
	103-1023
	м
	0,81

	04-01-050-01
	103-9001
	м
	1,02
	103-0912
	м
	1,02

	04-01-050-02
	103-9001
	м
	1,02
	103-0912
	м
	1,02

	04-01-050-03
	103-9001
	м
	1,02
	103-0912
	м
	1,02

	04-01-050-04
	103-9001
	м
	1,02
	103-0912
	м
	1,02

	04-01-050-05
	103-9001
	м
	1,02
	103-0912
	м
	1,02

	04-01-050-06
	103-9001
	м
	1,02
	103-0912
	м
	1,02

	04-01-050-07
	103-9001
	м
	1,02
	103-0912
	м
	1,02

	04-01-050-08
	103-9001
	м
	1,02
	103-0912
	м
	1,02

	04-01-051-01
	103-9001
	м
	1,02
	103-0912
	м
	1,02

	04-01-051-02
	103-9001
	м
	1,02
	103-0912
	м
	1,02

	04-01-051-03
	103-9001
	м
	1,02
	103-0912
	м
	1,02

	04-01-051-04
	103-9001
	м
	1,02
	103-0912
	м
	1,02

	04-01-051-05
	103-9001
	м
	1,02
	103-0912
	м
	1,02

	04-01-051-06
	103-9001
	м
	1,02
	103-0912
	м
	1,02

	04-01-051-07
	103-9001
	м
	1,02
	103-0912
	м
	1,02

	04-01-051-08
	103-9001
	м
	1,02
	103-0912
	м
	1,02

	04-01-052-01
	103-9001
	м
	1,02
	103-0912
	м
	1,02

	04-01-052-02
	103-9001
	м
	1,02
	103-0912
	м
	1,02

	04-01-052-03
	103-9001
	м
	1,02
	103-0912
	м
	1,02

	04-01-052-04
	103-9001
	м
	1,02
	103-0912
	м
	1,02

	04-01-052-05
	103-9001
	м
	1,02
	103-0912
	м
	1,02

	04-01-052-06
	103-9001
	м
	1,02
	103-0912
	м
	1,02

	04-01-052-07
	103-9001
	м
	1,02
	103-0912
	м
	1,02

	04-01-052-08
	103-9001
	м
	1,02
	103-0912
	м
	1,02

	04-04-003-01
	408-9280
	м3
	10,2
	408-0111
	м3
	10,2

	04-04-003-02
	408-9393
	м3
	10,1
	408-0445
	м3
	10,1


Свайные работы. Опускные колодцы. Закрепление грунтов.

Приложение 5.1.

Разновидности грунтов по трудности разработки (справочно)

	№

п.п.
	Наименование и характеристика грунтов и пород
	Средняя плотность грунтов в естественном состоянии, кг/м3
	Группа трудности разработки

	1
	2
	3
	4

	Разработка грунта барражной машиной

	1.
	Галька и гравий:
	
	

	
	а) при наличии от 30 до 40% объема песчаного или глинистого заполнителя мягкопластичной консистенции
	1900
	7

	
	б) при наличии более 40% объема песчаного или глинистого заполнителя мягкопластичной консистенции
	1800
	6

	2.
	Глина:
	
	

	
	а) твердая и полутвердая без примесей
	2100
	4

	
	б) тугопластичная и мягкопластичная без примесей
	1950
	3

	
	в) твердая и полутвердая с примесью гравия, гальки и щебня от 10 до 20% объема
	1750
	5

	
	г) тугопластичная и мягкопластичная с примесью гравия, гальки и щебня от 10 до 20% объема
	1900
	4

	
	д) моренная с содержанием гальки до 10% объема
	1850
	7

	3.
	Дресва:
	
	

	
	а) с примесью супесчано-глинистых частиц до 40% объема, твердой и полутвердой консистенции
	1900
	6

	
	б) с примесью супесчано-глинистых частиц до 40% объема тугопластичной консистенции


	1800
	5

	4.
	Ил:
	
	

	
	а) заторфованный, текучий
	1400-1500
	1

	
	б) супесчаный 
	1700
	2

	
	в) суглинистый и глинистый 
	1950
	3

	5.
	Песок:
	
	

	
	а) без примесей
	1500
	1

	
	б) с включением гравия и гальки до 15% объема
	1700
	2

	
	в) с включением гравия и гальки до 30% объема
	1800
	3

	6.
	Суглинок:
	
	

	
	а) без примесей, твердой и полутвердой консистенции
	1700
	2

	
	б) без примесей, тугопластичной и мягкопластичной консистенции
	1550
	1

	
	в) твердой и полутвердой консистенции с включением обломочного материала до 10% объема
	1800
	3

	
	г) твердой и полутвердой консистенции с включением обломочного материала до 30% объема
	1900
	4

	
	д) тугопластичной и мягкопластичной консистенции с включением обломочного материала до 10% объема
	1950
	2

	
	е) тугопластичной и мягкопластичной консистенции с включением обломочного материала до 30% объема
	1950
	3

	
	ж) моренный с гравием и галькой до 10% объема
	1750
	5

	7.
	Супесь:
	
	

	
	а) без примесей, твердой консистенции
	1600
	2

	
	б) без примесей, текучей консистенции
	1500
	1

	
	в) твердая с включением обломочного материала до 30% объема
	1800
	3

	
	г) твердая с включением обломочного материала до 40% объема
	1700
	4

	
	д) моренная с гравием и галькой до 10% объема
	1850
	3

	Разработка грунта широкозахватным грейфером

	1.
	Галька и гравий:
	
	

	
	а) при наличии от 40 до 60% объема песчаного или глинистого заполнителя мягкопластичной консистенции
	1900
	4

	
	б) при наличии более 60% объема песчаного или глинистого заполнителя мягкопластичной консистенции
	1850
	3

	2.
	Глина:
	
	

	
	а) твердая без примесей
	2150
	4

	
	б) полутвердая и тугопластичная без примесей
	2050
	3

	
	в) мягкопластичная без примесей
	1950
	2

	
	г) текучепластичная и текучая без примесей
	1850
	1

	3.
	Ил:
	
	

	
	а) заторфованный, текучий
	1450
	1

	
	б) супесчано-суглинистый 
	1800
	2

	4.
	Лесс
	1700
	1

	5.
	Песок:
	
	

	
	а) без примесей, разнозернистый, рыхлый и средней плотности
	1600-1960
	1

	
	б) без примесей, разнозернистый, плотный
	2000
	2

	
	в) с включением гравия и гальки до 60% объема
	2200
	4

	6.
	Суглинок:
	
	

	
	а) без примесей, твердый и полутвердый
	1800
	2

	
	б) без примесей, тугопластичный и мягкопластичный
	1650
	1

	
	в) твердый и полутвердый с включением обломочного материала до 10% объема
	1850
	4

	
	г) тугопластичный и мягкопластичный с включением обломочного материала до 10% объема
	1800
	3

	7.
	Супесь:
	
	

	
	а) без примесей, твердая
	1600
	2

	
	б) без примесей, пластичная и текучая
	1550
	1

	
	в) твердая с включением обломочного материала до 30% объема
	1800
	4

	
	г) пластичная и текучая, с включением обломочного материала до 20% объема
	1700
	2


Приложение 5.2.

Добавлять на одно дополнительное наращивание к расценкам таблиц 5-01-007, 5-01-008.

	№ п/п
	Наименование элементов затрат
	Ед. измер.
	01-007 расценки

1, 2
	01-007 расценки

3, 4
	01-008 расценка

1
	01-008 расценка

2

	1
	Оплата труда рабочих-строителей
	руб.
	68,46
	66,00
	123,68
	119,39

	2
	Стоимость эксплуатации строительных машин
	руб.
	359,85
	359,14
	747,80
	747,80

	3
	в том числе оплата труда машинистов
	руб.
	17,60
	17,60
	36,97
	36,97


Приложение 5.3.

Расход бурового инструмента на 100 м проходки скважины

	Наименование бурового инструмента
	Единица измерения
	Группа грунтов и пород

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Ударно-канатное бурение:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	долота
	шт.
	-
	-
	-
	0,1
	0,2
	0,34
	0,68
	-
	-
	-

	желонки
	шт.
	0,1
	0,1
	0,15
	0,02
	0,03
	0,04
	0,05
	-
	-
	-

	Роторное бурение:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	долота трехшарошечные
	шт.
	0,13
	0,24
	0,56
	0,92
	1,4
	2
	3,3
	5,4
	7,6
	15,6

	долота лопастные
	шт.
	0,24
	0,44
	0,68
	1,15
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	трубы бурильные
	м
	0,4
	0,5
	0,7
	0,9
	1,2
	1,8
	2,6
	3,8
	5,5
	8

	трубы утяжеленные
	шт.
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,02
	0,02
	0,04
	0,04
	0,09
	0,09

	Бурение шнеком:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	шнеки
	шт.
	0,25
	0,45
	0,7
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Бурение уширений основания скважин, на 100 уширений:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	расширители диаметром:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	до 1600 мм
	шт.
	2
	4
	6
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	св. 1600 мм
	шт.
	3
	5
	8
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


Примечания:

1. Расход пантографических расширителей следует принимать без корректировки по коэффициентам, приведенным в п. 3.10 приложения 5.9.

2. Расход ковшевых буров следует принимать по нормам расхода лопастных долот на выполнение работ по роторному бурению скважин.

Приложение 5.4.

Группы грунтов и нормы расхода бетона на 1 м3 конструктивного объема буронабивных железобетонных свай

	№ п/п
	Наименование и характеристика грунтов и пород
	Группа грунтов и пород по способам бурения
	Расход бетона на 1 м3 конструктивного объема сваи при диаметре, мм, до

	
	
	Вращательное бурение
	Ударно-канатное бурение
	630
	720
	830
	1020

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Алевриты, алевролиты:
	
	
	
	
	
	

	
	а) низкой прочности, слабосцементированные
	III
	III
	1,1
	1,12
	1,14
	1,18

	
	б) пониженной прочности, плотные
	IV
	IV
	1,02
	1,02
	1,02
	1,02

	
	в) малопрочные, весьма плотные
	V
	V
	1,02
	1,02
	1,02
	1,02

	
	г) с включением кварца
	VI
	VI
	1,02
	1,02
	1,02
	1,02

	2
	Ангидрит, апатиты кристаллические
	IV
	IV
	1,02
	1,02
	1,02
	1,02

	3
	Андезит сильновыветрившийся
	VII
	VII
	1,1
	1,12
	1,14
	1,18

	4
	Аргиллиты:
	
	
	
	
	
	

	
	а) малопрочные, трещиноватые
	V
	V
	1,1
	1,12
	1,14
	1,18

	
	б) средней прочности, слабоокремненные, выветрившиеся
	VI
	VI
	1,02
	1,02
	1,02
	1,02

	
	в) окремненные
	VII
	VII
	1,02
	1,02
	1,02
	1,02

	5
	Базальт сильновыветрившийся
	VII
	VII
	1,1
	1,12
	1,14
	1,18

	6
	Бетон:
	
	
	
	
	
	

	
	а) слабый со щебнем осадочных пород
	IV
	IV
	1,02
	1,02
	1,02
	1,02

	
	б) крепкий со щебнем осадочных пород
	VI
	VII
	1,02
	1,02
	1,02
	1,02

	
	в) слабый со щебнем изверженных пород
	VII
	VII
	1,02
	1,02
	1,02
	1,02

	
	г) крепкий со щебнем изверженных пород
	IX
	X
	1,02
	1,02
	1,02
	1,02

	7
	Бокситы
	IV
	IV
	1,02
	1,02
	1,02
	1,02

	8
	Валуны кристаллических пород
	VII
	VII
	1,32
	1,34
	1,36
	1,42

	9
	Гипс
	IV
	IV
	1,02
	1,02
	1,02
	1,02

	10
	Глины:
	
	
	
	
	
	

	
	а) мягкие, тугопластичные
	II
	II
	1,02
	1,02
	1,02
	1,02

	
	б) мягкопластичные, полутвердые с прослоями песчаников, мергелей; с примесью щебня, гальки и гравия до 10% по объему
	III
	III
	1,13
	1,14
	1,17
	1,21

	
	в) с примесью щебня, гальки и гравия более 10% по объему, текучепластичные
	IV
	IV
	1,18
	1,23
	1,29
	1,37

	
	г) плотные, вязкие, валунные
	IV
	IV
	1,1
	1,12
	1,14
	1,18

	
	д) плотные, твердые аргиллитоподобные
	V
	V
	1,04
	1,04
	1,04
	1,04

	
	е) то же с прослойками доломитов и сидеритов
	VI
	V
	1,04
	1,04
	1,04
	1,04

	11
	Гравийно-галечные грунты (галечник):
	
	
	
	
	
	

	
	а) гравий и галька размером до 80 мм
	V
	V
	1,22
	1,24
	1,26
	1,3

	
	б) галечник крупный с небольшим количеством валунов (до 50% по объему)
	VI*
	VI*
	1,24
	1,26
	1,28
	1,32

	
	в) то же с большим количеством валунов (более 50% по объему)
	VII*
	VII*
	1,32
	1,34
	1,36
	1,42

	12
	Диабазы, долериты:
	
	
	
	
	
	

	
	а) выветрившиеся
	VII
	V
	1,1
	1,12
	1,14
	1,18

	
	б) крепкие, затронутые выветриванием
	VIII
	VI
	1,06
	1,07
	1,08
	1,1

	
	в) прочные, весьма плотные
	X
	VII
	1,02
	1,02
	1,02
	1,02

	13
	Диатомиты
	II
	II
	1,02
	1,02
	1,02
	1,02

	14
	Доломиты:
	
	
	
	
	
	

	
	а) малопрочные, неплотные
	V
	IV
	1,1
	1,12
	1,14
	1,18

	
	б) средней прочности, плотные
	VI
	V
	1,06
	1,07
	1,08
	1,1

	
	в) прочные, весьма плотные
	VII
	VI
	1,02
	1,02
	1,02
	1,02

	
	г) окремненные, окварцованные
	VIII
	VIII
	1,02
	1,02
	1,02
	1,02

	15
	Дресва в коренном залегании
	V
	V
	1,02
	1,02
	1,02
	1,02

	16
	Дресвяной грунт с пылеватым, глинистым и песчаным заполнителем
	IV
	IV
	1,18
	1,2
	1,22
	1,26

	17
	Железняк бурый:
	
	
	
	
	
	

	
	а) ноздреватый
	VI
	V
	1,06
	1,07
	1,08
	1,1

	
	б) ноздреватый пористый


	VII
	VI
	1,02
	1,02
	1,02
	1,02

	18
	Известняки:
	
	
	
	
	
	

	
	а) сильновыветрившиеся, а также ракушечник
	IV
	IV
	1,1
	1,12
	1,14
	1,18

	
	б) малопрочные, пористые, выветрившиеся
	V
	V
	1,06
	1,07
	1,08
	1,1

	
	в) средней прочности, доломитизированные
	VI
	V
	1,02
	1,02
	1,02
	1,02

	
	г) окварцованные
	VII
	VI
	1,02
	1,02
	1,02
	1,02

	
	д) окремненные
	VIII
	VII
	1,02
	1,02
	1,02
	1,02

	
	е) кремнистые, карстовые
	IX
	VII
	1,02
	1,02
	1,02
	1,02

	19
	Ил, грунты иловатые
	I
	I
	1,02
	1,02
	1,02
	1,02

	20
	Камень цементный
	V
	IV
	1,06
	1,07
	1,08
	1,1

	21
	Каолин (первичный)
	IV
	IV
	1,04
	1,04
	1,04
	1,04

	22
	Колчедан сыпучий
	VI
	V
	1,1
	1,12
	1,14
	1,18

	23
	Конгломераты:
	
	
	
	
	
	

	
	а) осадочных пород на известково-глинистом цементе или другом пористом цементе
	V
	V
	1,1
	1,12
	1,14
	1,18

	
	б) то же на известковистом цементе
	VI
	V
	1,1
	1,12
	1,14
	1,18

	
	в) то же на кремнистом цементе
	VII
	VI
	1,02
	1,02
	1,02
	1,02

	
	г) изверженных и кристаллических пород на песчано-глинистом цементе
	VII
	VI
	1,02
	1,02
	1,02
	1,02

	
	д) то же на известковистом цементе
	VIII
	VII
	1,02
	1,02
	1,02
	1,02

	
	е) то же на кремнистом цементе
	IX
	VII
	1,02
	1,02
	1,02
	1,02

	24
	Крупнообломочные грунты разного гранулометрического состава, различной формы и степени окатанности:
	
	
	
	
	
	

	
	а) валуны, угловатые камни и глыбы осадочных пород, сцементированных карбонато-глинистым материалом, не подверженные фильтрационному воздействию
	VII
	VI
	1,18
	1,2
	1,22
	1,26

	
	б) валуны, угловатые камни и глыбы осадочных пород, сцементированных карбонато-глинистым материалом, подверженных фильтрационному воздействию
	VIII
	VII
	1,24
	1,26
	1,28
	1,32

	25
	Крупнозернистые и среднезернистые изверженные породы: граниты, диориты, сиениты, габбро, гнейсы, порфиры и порфириты, пегматиты:
	
	
	
	
	
	

	
	а) выветрившиеся
	VI
	V
	1,04
	1,04
	1,04
	1,04

	
	б) затронутые выветриванием
	VII
	VI
	1,02
	1,02
	1,02
	1,02

	26
	Лесс:
	
	
	
	
	
	

	
	а) рыхлый, естественной влажности
	I
	I
	1,02
	1,02
	1,02
	1,02

	
	б) твердый, плотный, слежавшийся, естественной влажности
	III
	III
	1,02
	1,02
	1,02
	1,02

	
	в) водонасыщенный
	II
	II
	1,1
	1,12
	1,14
	1,18

	27
	Магнезит:
	
	
	
	
	
	

	
	а) низкой прочности
	III
	IV
	1,1
	1,12
	1,14
	1,18

	
	б) малопрочный, плотный
	IV
	V
	1,06
	1,07
	1,08
	1,1

	28
	Мел:
	
	
	
	
	
	

	
	а) увлажненный, слабый
	I
	II
	1,1
	1,12
	1,14
	1,18

	
	б) малопрочный, сухой
	III
	III
	1,06
	1,07
	1,08
	1,1

	
	в) твердый, плотный, сухой
	IV
	IV
	1,02
	1,02
	1,02
	1,02

	29
	Мергель:
	
	
	
	
	
	

	
	а) низкой прочности, рыхлый, влажный
	III
	III
	1,1
	1,12
	1,14
	1,18

	
	б) малопрочный
	IV
	IV
	1,06
	1,07
	1,08
	1,1

	
	в) плотный, крепкий
	V
	IV
	1,02
	1,02
	1,02
	1,02

	30
	Мерзлые грунты:
	
	
	
	
	
	

	
	а) лед чистый 
	II
	III
	1,02
	1,02
	1,02
	1,02

	
	б) маловодоносный песок и ил, песчанистые глины, галечники, связанные глинистым материалом с ледяными прослойками
	V
	V
	1,03
	1,03
	1,03
	1,03

	
	в) сильноводоносный песок, ил, торф, глины с примесью гравия и гальки
	IV
	V
	1,04
	1,04
	1,04
	1,04

	
	г) глины плотные
	VI
	V
	1,02
	1,02
	1,02
	1,02

	31
	Мелкозернистые изверженные породы: граниты, сиениты, диориты, габбро, гнейсы, пегматиты, порфиры, порфириты:
	
	
	
	
	
	

	
	а) выветрившиеся
	VI
	V
	1,1
	1,12
	1,14
	1,18

	
	б) затронутые выветриванием
	VIII
	VI
	1,06
	1,07
	1,08
	1,1

	
	г) незатронутые выветриванием
	X
	VII
	1,02
	1,02
	1,02
	1,02

	32
	Мрамор
	V
	V
	1,02
	1,02
	1,02
	1,02

	33
	Опоки:
	
	
	
	
	
	

	
	а) опоки глинистые
	IV
	IV
	1,02
	1,02
	1,02
	1,02

	
	б) опоки пористые, выветрелые
	V
	IV
	1,02
	1,02
	1,02
	1,02

	
	в) средней прочности
	VI
	IV
	1,02
	1,02
	1,02
	1,02

	
	г) крепкие, прочные
	VII
	V
	1,02
	1,02
	1,02
	1,02

	34
	Почвенно-растительный грунт:
	
	
	
	
	
	

	
	а) без корней
	I
	I
	1,02
	1,02
	1,02
	1,02

	
	б) с корнями или небольшой примесью (до 10% по объему) мелкой (до 3 см) гальки, гравия (щебня), строительного мусора
	II
	II
	1,1
	1,12
	1,14
	1,18

	
	в) то же с примесью (от 10% до 30% по объему) гальки, гравия (щебня), строительного мусора
	III
	III
	1,18
	1,2
	1,22
	1,26

	35
	Пемза
	III
	III
	1,1
	1,12
	1,14
	1,18

	36
	Пески:
	
	
	
	
	
	

	
	а) рыхлые (не плывуны)
	I
	I
	1,1
	1,12
	1,14
	1,18

	
	б) слабоцементированные с содержанием гравия и гальки до 20% по объему
	II
	II
	1,18
	1,23
	1,29
	1,37

	
	в) то же с содержанием гравия и гальки от 20 до 30% по объему
	III
	III
	1,22
	1,24
	1,26
	1,3

	
	г) то же с содержанием гравия и гальки более 30% по объему
	IV
	IV
	1,24
	1,26
	1,28
	1,32

	
	д) песок крупнозернистый на железистом и известковистом цементе
	V
	V
	1,04
	1,04
	1,04
	1,04

	37
	Песчаники:
	
	
	
	
	
	

	
	а) на глинистом цементе, низкой прочности
	III
	IV
	1,1
	1,12
	1,14
	1,18

	
	б) глинистые пониженной прочности
	IV
	IV
	1,1
	1,12
	1,14
	1,18

	
	в) на известковистом и железистом цементе
	V
	V
	1,02
	1,02
	1,02
	1,02

	
	г) полевошпатовые, кварцево-известковистые
	VI
	VI
	1,02
	1,02
	1,02
	1,02

	
	д) окварцованные, полевошпатовые
	VII
	VI
	1,02
	1,02
	1,02
	1,02

	
	е) кремнистые песчаники
	IX
	VII
	1,02
	1,02
	1,02
	1,02

	38
	Плывуны
	II
	III
	1,02
	1,02
	1,02
	1,02

	39
	Соль каменная (галит)
	II
	IV
	1,02
	1,02
	1,02
	1,02

	40
	Соль калийная
	IV
	IV
	1,02
	1,02
	1,02
	1,02

	41
	Руды мартитовые и им подобные:
	
	
	
	
	
	

	
	а) сильновыветрелые
	IV
	IV
	1,1
	1,12
	1,14
	1,18

	
	б) неплотные
	V
	V
	1,06
	1,07
	1,08
	1,1

	
	в) средней плотности
	VI
	VI
	1,02
	1,02
	1,02
	1,02

	
	г) плотные, а также сульфидные
	VII
	VII
	1,02
	1,02
	1,02
	1,02

	42
	Руда железная:
	
	
	
	
	
	

	
	а) охристая
	II
	II
	1,06
	1,06
	1,06
	1,06

	
	б) окисленная, рыхлая
	III
	III
	1,04
	1,04
	1,04
	1,04

	
	в) мягкая, вязкая
	IV
	IV
	1,02
	1,02
	1,02
	1,02

	43
	Сажа
	III
	II
	1,06
	1,06
	1,06
	1,06

	44
	Сланцы:
	
	
	
	
	
	

	
	а) тальковые, разрушенные, низкой прочности
	III
	IV
	1,1
	1,12
	1,14
	1,18

	
	б) глинистые углистые, алевритовые, талько-хлоритовые низкой прочности
	IV
	IV
	1,1
	1,12
	1,14
	1,18

	
	в) глинистые хлоритовые, аспидные кровельные, слюдистые малопрочные
	V
	V
	1,02
	1,02
	1,02
	1,02

	
	г) окварцованные прочные
	VI
	VI
	1,02
	1,02
	1,02
	1,02

	
	д) окремненные прочные
	VIII
	VII
	1,02
	1,02
	1,02
	1,02

	
	е) кремнистые очень прочные
	IX
	VII
	1,02
	1,02
	1,02
	1,02

	45
	Солончаки и солонцы отвердевшие
	IV
	IV
	1,02
	1,02
	1,02
	1,02

	46
	Супеси:
	
	
	
	
	
	

	
	а) естественной влажности, без гальки и щебня, пластичные
	I
	I
	1,02
	1,02
	1,02
	1,02

	
	б) водонасыщенные пластичные, твердые с небольшой примесью (до 20% по объему) мелкой гальки и щебня (гальки) без валунов
	II
	II
	1,1
	1,12
	1,14
	1,18

	
	в) то же при наличии валунов
	III*
	III*
	1,16
	1,18
	1,20
	1,24

	
	г) твердые с примесью (от 20 до 30% по объему) мелкой гальки, щебня (гравия) без валунов
	III
	III
	1,18
	1,20
	1,22
	1,26

	
	д) то же при наличии валунов
	IV*
	IV*
	1,20
	1,22
	1,24
	1,28

	
	г) твердые с большим (более 30% по объему) содержанием гальки, щебня (гравия)
	IV
	IV
	1,22
	1,24
	1,26
	1,30

	
	е) то же при наличии валунов
	V*
	V*
	1,24
	1,26
	1,28
	1,32

	47
	Суглинки:
	
	
	
	
	
	

	
	а) мягкопластичные, лессовидные
	I
	I
	1,02
	1,02
	1,02
	1,02

	
	б) тугопластичные с примесью до 20% по объему гальки и гравия (щебня)
	II
	III
	1,06
	1,06
	1,06
	1,06

	
	в) полутвердые, твердые, плотные с примесью более 20% по объему гальки и гравия (щебня)
	III
	III
	1,1
	1,12
	1,14
	1,18

	
	г) то же при наличии валунов
	IV*
	IV*
	1,18
	1,20
	1,22
	1,26

	48
	Торф (органический):
	
	
	
	
	
	

	
	а) без корней
	I
	I
	1,02
	1,02
	1,02
	1,02

	
	б) с корнями или небольшой примесью (до 10% по объему) мелкой (до 3 см) гальки, гравия (щебня)
	II
	II
	1,04
	1,04
	1,04
	1,04

	
	в) то же с примесью (от 10% до 30% по объему) гальки, гравия (щебня)
	III
	III
	1,06
	1,06
	1,06
	1,06

	49
	Трепел:
	
	
	
	
	
	

	
	а) слабый
	I
	I
	1,1
	1,12
	1,14
	1,18

	
	б) весьма низкой прочности
	II
	II
	1,06
	1,07
	1,08
	1,1

	
	в) плотный, малопрочный
	III
	III
	1,02
	1,02
	1,02
	1,02

	50
	Туф:
	
	
	
	
	
	

	
	а) слоистый, уплотненный, малопрочный, пористый, средней прочности
	IV
	III
	1,04
	1,04
	1,04
	1,04

	
	б) окремненный
	IX
	VI
	1,02
	1,02
	1,02
	1,02

	51
	Уголь бурый:
	
	
	
	
	
	

	
	а) слабый
	III
	II
	1,04
	1,04
	1,04
	1,04

	
	б) крепкий
	IV
	III
	1,02
	1,02
	1,02
	1,02

	52
	Уголь каменный:
	
	
	
	
	
	

	
	а) мягкий
	II
	II
	1,1
	1,12
	1,14
	1,18

	
	б) слабый, малопрочный
	III
	III
	1,1
	1,12
	1,14
	1,18

	
	в) средней прочности
	IV
	IV
	1,04
	1,04
	1,04
	1,04

	
	г) крепкий, твердый, антрацит
	V
	IV
	1,02
	1,02
	1,02
	1,02

	53
	Фосфориты:
	
	
	
	
	
	

	
	а) желваковые
	V
	IV
	1,02
	1,02
	1,02
	1,02

	
	б) плотные пластовые
	VIII
	VII
	1,02
	1,02
	1,02
	1,02


- при бурении валунов категорию грунтов определять по характеристике пород, составляющих эти валуны.

Приложение 5.5.

Нормы на 1 м цементируемой части скважины

	Наименование материалов
	Един. изм.
	Расход компонентов при поглощении сухого материала на 1 м цементируемой части скважины, кг, до

	
	
	5
	10
	20
	40
	60
	80
	100
	120
	140
	160
	180
	200
	250
	300
	350

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	Цементные растворы

	Цемент
	т
	10,8
	16,3
	27,1
	48,4
	70
	90
	111
	135
	156
	176
	197
	218
	270
	322
	374

	Вода
	м3
	2,55
	2,6
	2,7
	2,9
	3,07
	3,23
	3,37
	4,06
	4,18
	4,28
	4,36
	4,44
	4,58
	4,72
	4,86

	Цементно-песчаные растворы

	Цемент
	т
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	180
	214
	250

	Песок
	м3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,06
	0,07
	0,08

	Вода
	м3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	4,4
	4,6
	4,6


	Наименование материалов
	Един. изм.
	Расход компонентов при поглощении сухого материала на 1 м цементируемой части скважины, кг, до

	
	
	400
	500
	600
	700
	800
	1000
	1200
	1400
	1600
	1800
	2000
	2500
	3000
	3500
	4000

	
	
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30

	Цементные растворы

	Цемент
	т
	426
	528
	532
	736
	840
	1050
	1250
	1460
	1670
	1870
	2080
	2600
	3120
	3620
	4140

	Вода
	м3
	5,02
	5,3
	5,56
	5,84
	6,08
	6,38
	7,04
	7,48
	7,96
	8,3
	8,78
	9,72
	10,2
	10,7
	11,1

	Цементно-песчаные растворы

	Цемент
	т
	284
	352
	420
	490
	560
	700
	836
	730
	833
	937
	1040
	1300
	1560
	1810
	2080

	Песок
	м3
	0,09
	0,12
	0,14
	0,16
	0,19
	0,23
	0,28
	0,49
	0,56
	0,62
	0,69
	0,87
	1,04
	1,21
	1,38

	Вода
	м3
	4,8
	4,88
	5,05
	5,22
	5,52
	5,98
	6,32
	6,32
	6,72
	7,12
	7,56
	8,16
	8,44
	8,68
	9,08


Приложение 5.6.

Расход материалов по ликвидации скважин

Нормы на 1 м скважины 

	Наименование материалов
	Един. изм.
	При диаметре, мм, до

	
	
	76
	93
	105
	132
	200

	
	
	1
	2
	3
	4
	5

	Цемент
	кг
	5,78
	8,66
	11,03
	17,43
	40,02

	Вода
	м3
	0,003
	0,004
	0,005
	0,009
	0,02


Марки цемента для приготовления растворов определяются проектом.

Приложение 5.7

Разновидности грунтов для погружения инъекторов при силикатизации и смолизации.

	Группа грунтов
	Наименование и характеристика грунтов

	1
	2

	1
	Грунт растительный без корней, лесс влажный и рыхлый. Песок без примесей. Суглинок легкий и лессовидный. Супесь плотная без примесей.

	2
	Глина жирная мягкая. Глина насыпная слежавшаяся с примесью гравия, гальки или строительного мусора. Грунт растительный с корнями или с примесью строительного мусора, щебня и гравия. Лесс рыхлый, слежавшийся с гравием и галькой. Песок, суглинок и супесь с примесью щебня или гравия до 40% по объему. Супесь, слежавшаяся с примесью строительного мусора.

	3
	Глина тяжелая твердая, глина сланцеватая, глина мягкая с примесью щебня и гальки, лесс плотный и отвердевший. Песок, суглинок и супесь с примесью щебня или гравия более 40% по объему, строительный мусор.


Приложение 5.8.

Расход материалов на 1 м цементируемой чатси скважины.
	Среднее удельное водопоглощение в закрепляемом объекте, л/мин., м2, до
	Среднее поглощение сухого материала, кг на 1 м, цементируемой части скважины

	0,02
	до 30

	0,05
	св. 30 до 100

	0,1
	св. 100 до 300

	0,2
	св. 300 до 500

	0,5
	св. 500 до 1000


Приложение 5.9.

Коэффициенты к расценкам, учитывающие условия применения ТЕР части 5

подразделов 1.1 и 1.2.

	№ п.п.
	Условия применения
	Номер таблицы (ТЕР)
	Коэффициенты

	
	
	
	к затратам труда и к оплате труда рабочих-строителей
	к стоимости эксплуатации машин
	к стоимости материалов

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	3.1
	Погружение свай в стесненных условиях - с отсыпанных островков, на косогорах, с подмостей, в котлованах со шпунтовым ограждением и т.п.:
	
	
	
	

	
	а) свай длиной до 6 м 
	01-001 (1, 2); 01-002 (1, 2); 01-003 (1, 2), 01-012 (1, 4, 7, 10); 01-015 (4-7), 01-018 (1-4), 01-024 (1, 2); 01-025 (1, 2)
	1,45
	1,65
	-

	
	б) то же, до 8 м 
	01-001 (3, 4); 01-002 (3, 4); 01-003 (3, 4);01-011(1, 2, 5, 6, 9, 10);01-015 (1); 01-018 (5-8), 01-019 (5-8); 01-024 (3, 4); 01-025 (3, 4)
	1,25
	1,3
	-

	
	в) то же, св. 8 м 
	01-002 (5-8), 01-003 (5-8); 01-004; 01-005; 01-007; 01-008; 01-011 (3, 4, 7, 8, 11, 12); 01-012 (2, 3, 5, 6, 8, 9, 11, 12); 01-013; 01-015 (2, 3, 8); 01-020; 01-021; 01-022; 01-023; 01-024 (5-8); 01-025 (5-8); 01-027
	1,1
	1,1
	-

	
	г) устройство буронабивных свай
	01-028÷01-060
	1,13
	1,13
	-

	3.2
	Погружение наклонных свай: с земли 
	01-001÷01-004; 01-011;

01-015; 01-027
	1,11
	1,2
	-

	3.3
	Погружение с земли одиночных железобетонных и стальных шпунтовых свай на глубину менее 90% проектной длины свай, а также извлечение стальных шпунтовых свай с указанной глубины на каждые 10% уменьшения глубины погружения или извлечения свай с земли
	01-001÷01-005; 01-007;

01-008;01-011÷01-013;

01-015, 01-024÷01-025, 01-027
	0,97
	0,95
	-

	3.4
	Погружение свай в грунты группы 2 с подмывом - к нормам эксплуатации машин следует добавлять время использования насосов (производительностью и напором по проекту) по количеству машино-часов сваебойных агрегатов, пересчитанных с учетом поправочных коэффициентов 
	01-001 (2, 4);01-002 (2, 4, 6, 8);01-003 (2, 4, 6, 8);01-004 (2, 4);01-018 (8), 01-019 (8);01-020 (2, 4, 6, 8, 10, 12);01-021 (2, 4, 6, 8, 10, 12);01-022 (2, 4, 6, 8, 10, 12, 14);01-023 (2, 4, 6, 8, 10, 12, 14);01-024 (2, 4, 6, 8);01-025 (2, 4, 6, 8);01-027 (2, 4)
	0,9
	0,75
	-

	3.5
	Погружение железобетонных свай вибропогружателями под опоры воздушных линий электропередачи


	01-005 (1, 2)
	1,15
	1,15
	-

	3.6
	Бурение скальных грунтов под основания свай-оболочек в грунтах и породах:
	01-047
	
	
	

	
	4 группы
	
	0,53
	0,53
	-

	
	6 группы
	
	1,66
	1,66
	-


	
	7 группы
	
	2,65
	2,65
	-

	3.7
	Устройство буронабивных железобетонных свай с креплением скважин обсадными трубами без извлечения обсадных труб
	01-030÷01-033)
	0,9
	0,9
	0,5 (вода)

	
	
	
	
	
	

	3.8
	Устройство буронабивных железобетонных свай без крепления скважин обсадными трубами
	01-030÷01-033
	0,75
	0,75
	0,5 (вода)

	3.9
	Бурение скважин для уширения основания в устойчивых грунтах без глинистого раствора
	01-060
	0,8
	-
	-

	
	буровые агрегаты
	01-060
	-
	1,2
	-

	3.10
	Расход бурового инструмента при бурении скважин, принятый по приложению 5.3:
	
	
	
	

	
	ударно-канатное бурение скважин диаметром, мм:
	
	
	
	

	
	200-250
	01-048 (1-6)
	-
	-
	0,92

	
	251-300
	01-048 (7-12)
	-
	-
	1,0

	
	301-350
	01-049 (1-6)
	-
	-
	1,05

	
	351-400
	01-049 (7-12)
	-
	-
	1,15

	
	401-450
	01-049 (13-18)
	-
	-
	1,3

	
	451-500
	01-050 (1-6)
	-
	-
	1,45

	
	501-550
	01-050 (7-11)
	-
	-
	1,65

	
	551-600
	01-029; 01-050 (12-16)
	-
	-
	1,85

	
	601-650
	01-030 (1-6); 01-051 (1-5)
	-
	-
	2,1

	
	651-700
	01-051 (6-10)
	-
	-
	2,25

	
	701-750
	01-031
	-
	-
	2,6

	
	751-800
	01-032
	-
	-
	2,95

	
	более 800
	01-032, 01-033
	-
	-
	3,63

	
	вращательное бурение скважин диаметром, мм:
	
	
	
	

	
	200-250
	01-052 (1-10)
	-
	-
	1,11

	
	251-300
	01-053 (1-10)
	-
	-
	1,22

	
	301-350
	01-054 (1-10)
	-
	-
	1,36

	
	401-450
	01-055 (1-10)
	-
	-
	1,65

	
	451-500
	01-056 (1-10)
	-
	-
	1,82

	
	551-600
	01-057 (1-10)
	-
	-
	2,16

	
	651-700
	01-058 (1-10)
	-
	-
	2,5

	
	более 800
	01-028; 01-059
	-
	-
	3,5

	3.11
	Установка в скважину цельных арматурных каркасов, не требующих наращивания


	01-061
	0,1
	0,06
	-

	3.12
	Разработка траншей с погружением ограничителей захваток без применения вибропогружателей:
	01-064÷01-066
	0,9
	-
	-

	
	краны на гусеничном ходу 
	01-064÷01-066
	-
	0,73
	-

	3.13
	Разработка траншей без применения стальных ограничителей захваток:
	01-064÷01-066
	0,8
	-
	-

	
	кран на гусеничном ходу
	01-064÷01-066
	-
	0,15
	-

	
	машины (конвейеры, оборудование для сварки, компрессор, бульдозер)
	01-064÷01-066
	-
	0,74
	-

	
	материалы (кислород, масла дизельные, электроды, ацетилен, щиты из досок)
	01-064÷01-066
	-
	-
	0,84

	3.14
	Разработка траншей с глинистым раствором в устойчивых грунтах:
	01-064÷01-066
	0,94
	-
	-

	
	комплект машин глино-растворного узла
	01-064÷01-066
	-
	0,83
	-

	3.15
	При устройстве завес из железобетонных панелей или свай длиной менее 10 м на каждый метр уменьшения длины панелей или свай следует дополнительно учитывать:
	01-070, 01-071
	0,09
	-
	-

	
	краны на гусеничном ходу
	01-070, 01-071
	-
	0,15
	-

	
	машины (аппарат для сварки, грязевый насос)
	01-070, 01-071
	-
	0,08
	-

	
	материалы (кислород, электроды, ацетилен, сталь толстолистовая)
	01-070, 01-071
	-
	-
	0,08

	3.16
	Заполнение траншей противофильтрационными материалами в устойчивых грунтах 
	01-069 (1-6)
	0,84
	0,84
	-

	
	
	01-069 (7-9)
	0,83
	0,83
	-


Приложение 5.10.

Коэффициенты к расценкам, учитывающие условия применения ТЕР части 5

подразделов 1.3 и 1.4.

	№ п.п
	Условия применения
	Номер таблицы (расценки)
	Коэффициент

	
	
	
	к затратам труда и к оплате труда рабочих-строителей
	к стоимости эксплуатации машин 
	к стоимости материалов

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	3.1
	Погружение наклонных свай в морских условиях
	01-111÷01-113, 01-115, 01-118, 01-119, 01-121, 01-123, 01-129
	1,17
	1,22
	-

	3.2
	Погружение наклонных свай в речных условиях
	01-171÷01-173, 01-176, 01-178, 01-182÷01-184
	1,2
	1,29
	-

	3.3
	Погружение железобетонных и стальных свай в морских и речных условиях на глубину менее 40% проектной длины свай на каждые 10% уменьшения глубины погружения или извлечения свай с указанной глубины
	01-111÷01-113, 01-115, 01-116, 01-118, 01-019, 01-121, 01-123, 01-124, 01-128, 01-129, 01-171÷01-173, 01-176, 01-178, 01-182÷01-184
	0,96
	0,94
	-

	3.4
	Погружение железобетонных и стальных свай в морских и речных условиях на глубину более 50% проектной длины свай на каждые 10% увеличения глубины погружения или извлечения свай с указанной глубины
	01-111÷01-113, 01-115, 01-116, 01-118, 01-019, 01-121, 01-123, 01-124, 01-128, 01-129, 01-171÷01-173, 01-176, 01-178, 01-181÷01-184
	1,04
	1,06
	-

	3.5
	Погружение свай с подмывом к нормам эксплуатации машин следует добавлять насосы (производительностью и напором по проекту) по количеству машино-часов сваебойных агрегатов, пересчитанных с учетом коэффициентов
	01-111, 01-112 (1, 2, 4, 5), 01-113 (1, 2, 4, 5), 01-115, 01-116, 01-118, 01-119, 01-121, 01-123, 01-171, 01-178, 01-182
	0,9
	0,75
	-

	3.6
	Устройство двухъярусных направляющих рам для погружения свай-оболочек
	01-125, 01-180
	2
	2
	2


Приложение 5.11.

Коэффициенты к расценкам, учитывающие условия применения ТЕР части 5 раздела 2.

	№ п.п.
	Условия применения
	Номер таблиц (расценок)
	Коэффициенты

	
	
	
	к затратам труда и к оплате труда рабочих-строителей
	к стоимости эксплуатации машин
	к стоимости материалов

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	3.1
	Возведение монолитных ж/б опускных колодцев площадью до 300 кв. м на каждые 0,1 м уменьшения толщины стен
	02-001 (1)
	1,1
	1,08
	1,16

	3.2
	То же, на каждые 0,1 м увеличения толщины стен
	02-001 (1)
	0,92
	0,96
	0,88

	3.3
	Возведение монолитных ж/б опускных колодцев площадью более 300 кв. м на каждые 0,1 м уменьшения толщины стен
	02-001 (2, 3)
	1,06
	1,08
	1,09

	3.4
	То же, на каждые 0,1 м увеличения толщины стен
	02-001 (2, 3)
	0,97
	0,96
	0,95

	3.5
	Возведение сборных ж/б опускных колодцев на каждые 0,1 м уменьшения ширины панелей
	02-004
	1,06
	1,04
	1,03

	3.6
	То же, на каждые 0,1 м увеличения ширины панелей
	02-004
	0,96
	0,94
	0,98

	3.7
	Возведение сборных ж/б опускных колодцев на каждые 0,05 м уменьшения толщины панелей
	02-004
	1,16
	1,12
	1,05

	3.8
	То же, на каждые 0,05 м увеличения толщины панелей


	02-004
	0,92
	0,91
	0,96

	3.9
	Опускание колодцев с разработкой грунта краном с грейфером из-под воды слоем от 0,2 до 2-х м
	02-007 (3-6)
	1,15
	1,15
	-

	3.10
	То же при слое воды более 2-х м 
	02-007 (3-6)
	1,40
	1,40
	-

	3.11
	Опускание колодцев с разработкой грунта экскаватором и выдачей грунта краном на гусеничном ходу:
	02-006 (1-8)
	
	
	

	
	машины основные (кроме бункера);
	
	-
	1,25
	-

	
	бункер, автомобиль бортовой, кран на автомобильном ходу
	
	-
	0,80
	-


Приложение 5.12.

Коэффициенты к расценкам, учитывающие условия применения ТЕР части 5 раздела 3.

	№ п.п.
	Условия применения
	Номер таблиц (расценок)
	Коэффициенты

	
	
	
	к затратам труда и к оплате труда рабочих-строителей
	к стоимости эксплуатации машин

	1
	2
	3
	4
	5

	3.1
	При цементации двумя последовательно расположенными цементационными установками с перекачкой раствора
	03-001
	-
	1,85

	3.2
	При производстве работ с лесов, подмостей или подвесных люлек
	03-001÷03-004
	1,25
	1,25

	3.3
	При производстве работ в подземных сооружениях (шахтах, штольнях, тоннелях, смотровых галереях, потернах и др.):
	03-001, 03-002
	
	

	
	а) в сухих условиях или при слое воды не более 100 мм
	
	1,15
	1,15

	
	б) при фильтрации прерывающимися струями или слоем воды до 200 мм
	
	1,26
	1,26

	
	в) при фильтрации сплошными струями или слое воды более 200 мм
	
	1,44
	1,44


Приложение 5.13 
ТАБЛИЦА ЗАМЕНЫ РЕСУРСОВ

	Номера

расценок
	Ресурсы по ГЭСН
	Ресурсы по ТЕР

	
	код
	ед. изм.
	расход
	код
	ед. изм.
	расход

	05-01-004-01
	408-9190
	м3
	0,16
	408-0430
	м3
	0,16

	05-01-004-02
	408-9190
	м3
	0,16
	408-0430
	м3
	0,16

	05-01-004-03
	408-9190
	м3
	0,165
	408-0430
	м3
	0,165

	05-01-004-04
	408-9190
	м3
	0,165
	408-0430
	м3
	0,165

	05-01-004-05
	408-9190
	м3
	0,165
	408-0430
	м3
	0,165

	05-01-007-01
	204-9003
	т
	0,00065
	204-0825
	т
	0,00065

	05-01-007-02
	204-9003
	т
	0,00065
	204-0825
	т
	0,00065

	05-01-007-03
	204-9003
	т
	0,00078
	204-0825
	т
	0,00078

	05-01-007-04
	204-9003
	т
	0,00078
	204-0825
	т
	0,00078

	05-01-008-01
	101-9116
	т
	0,0009
	101-2597
	т
	0,0009

	
	204-9003
	т
	0,00097
	204-0825
	т
	0,00097

	05-01-008-02
	101-9116
	т
	0,0009
	101-2597
	т
	0,0009

	
	204-9003
	т
	0,00097
	204-0825
	т
	0,00097

	05-01-014-01
	101-9416
	т
	0,2
	101-1920
	т
	0,2

	05-01-014-02
	101-9416
	т
	0,17
	101-1920
	т
	0,17

	05-01-015-01
	201-9306
	кг
	14,3
	201-8053
	кг
	14,3

	05-01-015-02
	201-9306
	кг
	14,4
	201-8053
	кг
	14,4

	05-01-015-03
	201-9306
	кг
	9,1
	201-8053
	кг
	9,1

	05-01-015-04
	201-9306
	кг
	2,4
	201-8053
	кг
	2,4

	05-01-015-05
	201-9306
	кг
	2,4
	201-8053
	кг
	2,4

	05-01-015-06
	201-9306
	кг
	11,4
	201-8053
	кг
	11,4

	05-01-015-07
	201-9306
	кг
	11,4
	201-8053
	кг
	11,4

	05-01-020-08
	201-9370
	шт.
	0,0017
	201-0798
	шт.
	0,0017

	05-01-020-10
	201-9370
	шт.
	0,0017
	201-0798
	шт.
	0,0017

	05-01-020-11
	201-9370
	шт.
	0,0017
	201-0798
	шт.
	0,0017

	05-01-020-12
	201-9370
	шт.
	0,002
	201-0798
	шт.
	0,002

	05-01-021-08
	201-9370
	шт.
	0,0017
	201-0798
	шт.
	0,0017

	05-01-021-10
	201-9370
	шт.
	0,0017
	201-0798
	шт.
	0,0017

	05-01-021-11
	201-9370
	шт.
	0,0017
	201-0798
	шт.
	0,0017

	05-01-021-12
	201-9370
	шт.
	0,002
	201-0798
	шт.
	0,002

	05-01-022-01
	201-9370
	шт.
	0,002
	201-0798
	шт.
	0,002

	05-01-022-02
	201-9370
	шт.
	0,0028
	201-0798
	шт.
	0,0028

	05-01-022-03
	201-9370
	шт.
	0,002
	201-0798
	шт.
	0,002

	05-01-022-04
	201-9370
	шт.
	0,0028
	201-0798
	шт.
	0,0028

	05-01-022-05
	201-9370
	шт.
	0,002
	201-0798
	шт.
	0,002

	05-01-022-06
	201-9370
	шт.
	0,0028
	201-0798
	шт.
	0,0028

	05-01-022-07
	201-9370
	шт.
	0,0023
	201-0798
	шт.
	0,0023

	05-01-022-08
	201-9370
	шт.
	0,0034
	201-0798
	шт.
	0,0034

	05-01-022-09
	201-9370
	шт.
	0,0023
	201-0798
	шт.
	0,0023

	05-01-022-10
	201-9370
	шт.
	0,0034
	201-0798
	шт.
	0,0034

	05-01-023-01
	201-9370
	шт.
	0,002
	201-0798
	шт.
	0,002

	05-01-023-02
	201-9370
	шт.
	0,0028
	201-0798
	шт.
	0,0028

	05-01-023-03
	201-9370
	шт.
	0,002
	201-0798
	шт.
	0,002

	05-01-023-04
	201-9370
	шт.
	0,0028
	201-0798
	шт.
	0,0028

	05-01-023-05
	201-9370
	шт.
	0,002
	201-0798
	шт.
	0,002

	05-01-023-06
	201-9370
	шт.
	0,0028
	201-0798
	шт.
	0,0028

	05-01-023-07
	201-9370
	шт.
	0,0023
	201-0798
	шт.
	0,0023

	05-01-023-08
	201-9370
	шт.
	0,0034
	201-0798
	шт.
	0,0034

	05-01-023-09
	201-9370
	шт.
	0,0023
	201-0798
	шт.
	0,0023

	05-01-023-10
	201-9370
	шт.
	0,0034
	201-0798
	шт.
	0,0034

	05-01-028-01
	201-9370
	шт.
	0,0025
	201-0798
	шт.
	0,0025

	05-01-028-02
	201-9370
	шт.
	0,0048
	201-0798
	шт.
	0,0048

	05-01-028-03
	201-9370
	шт.
	0,0027
	201-0798
	шт.
	0,0027

	05-01-028-04
	201-9370
	шт.
	0,0049
	201-0798
	шт.
	0,0049

	05-01-029-01
	201-9370
	шт.
	0,0015
	201-0798
	шт.
	0,0015

	05-01-029-02
	201-9370
	шт.
	0,0013
	201-0798
	шт.
	0,0013

	05-01-029-03
	201-9370
	шт.
	0,0015
	201-0798
	шт.
	0,0015

	05-01-029-04
	201-9370
	шт.
	0,0013
	201-0798
	шт.
	0,0013

	05-01-029-05
	201-9370
	шт.
	0,0015
	201-0798
	шт.
	0,0015

	05-01-029-06
	201-9370
	шт.
	0,0013
	201-0798
	шт.
	0,0013

	05-01-029-07
	201-9370
	шт.
	0,0032
	201-0798
	шт.
	0,0032

	05-01-029-08
	201-9370
	шт.
	0,0028
	201-0798
	шт.
	0,0028

	05-01-029-09
	201-9370
	шт.
	0,0032
	201-0798
	шт.
	0,0032

	05-01-029-10
	201-9370
	шт.
	0,0028
	201-0798
	шт.
	0,0028

	05-01-029-11
	201-9370
	шт.
	0,0032
	201-0798
	шт.
	0,0032

	05-01-029-12
	201-9370
	шт.
	0,0028
	201-0798
	шт.
	0,0028

	05-01-030-01
	201-9370
	шт.
	0,0015
	201-0798
	шт.
	0,0015

	05-01-030-02
	201-9370
	шт.
	0,0015
	201-0798
	шт.
	0,0015

	05-01-030-03
	201-9370
	шт.
	0,0015
	201-0798
	шт.
	0,0015

	05-01-030-04
	201-9370
	шт.
	0,0015
	201-0798
	шт.
	0,0015

	05-01-030-05
	201-9370
	шт.
	0,0015
	201-0798
	шт.
	0,0015

	05-01-030-06
	201-9370
	шт.
	0,0015
	201-0798
	шт.
	0,0015

	05-01-031-01
	201-9370
	шт.
	0,0015
	201-0798
	шт.
	0,0015

	05-01-031-02
	201-9370
	шт.
	0,0015
	201-0798
	шт.
	0,0015

	05-01-031-03
	201-9370
	шт.
	0,0015
	201-0798
	шт.
	0,0015

	05-01-031-04
	201-9370
	шт.
	0,0015
	201-0798
	шт.
	0,0015

	05-01-031-05
	201-9370
	шт.
	0,0015
	201-0798
	шт.
	0,0015

	05-01-031-06
	201-9370
	шт.
	0,0015
	201-0798
	шт.
	0,0015

	05-01-032-01
	201-9370
	шт.
	0,0017
	201-0798
	шт.
	0,0017

	05-01-032-02
	201-9370
	шт.
	0,0017
	201-0798
	шт.
	0,0017

	05-01-032-03
	201-9370
	шт.
	0,0017
	201-0798
	шт.
	0,0017

	05-01-032-04
	201-9370
	шт.
	0,0017
	201-0798
	шт.
	0,0017

	05-01-032-05
	201-9370
	шт.
	0,0017
	201-0798
	шт.
	0,0017

	05-01-032-06
	201-9370
	шт.
	0,0017
	201-0798
	шт.
	0,0017

	05-01-034-01
	201-9370
	шт.
	0,0025
	201-0798
	шт.
	0,0025

	
	401-9021
	м3
	1,14
	401-0008
	м3
	1,14

	05-01-034-02
	201-9370
	шт.
	0,0025
	201-0798
	шт.
	0,0025

	
	401-9021
	м3
	1,14
	401-0008
	м3
	1,14

	05-01-034-03
	201-9370
	шт.
	0,0025
	201-0798
	шт.
	0,0025

	
	401-9021
	м3
	1,14
	401-0008
	м3
	1,14

	05-01-035-01
	201-9370
	шт.
	0,0025
	201-0798
	шт.
	0,0025

	
	401-9021
	м3
	1,14
	401-0008
	м3
	1,14

	05-01-035-02
	201-9370
	шт.
	0,0025
	201-0798
	шт.
	0,0025

	
	401-9021
	м3
	1,14
	401-0008
	м3
	1,14

	05-01-035-03
	201-9370
	шт.
	0,0025
	201-0798
	шт.
	0,0025

	
	401-9021
	м3
	1,14
	401-0008
	м3
	1,14

	05-01-036-01
	201-9370
	шт.
	0,0025
	201-0798
	шт.
	0,0025

	
	401-9021
	м3
	1,14
	401-0008
	м3
	1,14

	05-01-036-02
	201-9370
	шт.
	0,0025
	201-0798
	шт.
	0,0025

	
	401-9021
	м3
	1,14
	401-0008
	м3
	1,14

	05-01-036-03
	201-9370
	шт.
	0,0025
	201-0798
	шт.
	0,0025

	
	401-9021
	м3
	1,14
	401-0008
	м3
	1,14

	05-01-037-01
	201-9370
	шт.
	0,0025
	201-0798
	шт.
	0,0025

	
	401-9021
	м3
	1,14
	401-0008
	м3
	1,14

	05-01-037-02
	201-9370
	шт.
	0,0025
	201-0798
	шт.
	0,0025

	
	401-9021
	м3
	1,14
	401-0008
	м3
	1,14

	05-01-037-03
	201-9370
	шт.
	0,0025
	201-0798
	шт.
	0,0025

	
	401-9021
	м3
	1,14
	401-0008
	м3
	1,14

	05-01-038-01
	201-9370
	шт.
	0,0025
	201-0798
	шт.
	0,0025

	
	401-9021
	м3
	1,14
	401-0008
	м3
	1,14

	05-01-038-02
	201-9370
	шт.
	0,0025
	201-0798
	шт.
	0,0025

	
	401-9021
	м3
	1,14
	401-0008
	м3
	1,14

	05-01-038-03
	201-9370
	шт.
	0,0025
	201-0798
	шт.
	0,0025

	
	401-9021
	м3
	1,14
	401-0008
	м3
	1,14

	05-01-039-01
	201-9370
	шт.
	0,0025
	201-0798
	шт.
	0,0025

	
	401-9021
	м3
	1,14
	401-0008
	м3
	1,14

	05-01-039-02
	201-9370
	шт.
	0,0025
	201-0798
	шт.
	0,0025

	
	401-9021
	м3
	1,14
	401-0008
	м3
	1,14

	05-01-039-03
	201-9370
	шт.
	0,0025
	201-0798
	шт.
	0,0025

	
	401-9021
	м3
	1,14
	401-0008
	м3
	1,14

	05-01-041-01
	201-9370
	шт.
	0,0025
	201-0798
	шт.
	0,0025

	
	401-9021
	м3
	1,26
	401-0008
	м3
	1,26

	05-01-041-02
	201-9370
	шт.
	0,0025
	201-0798
	шт.
	0,0025

	
	401-9021
	м3
	1,26
	401-0008
	м3
	1,26

	05-01-041-03
	201-9370
	шт.
	0,0025
	201-0798
	шт.
	0,0025

	
	401-9021
	м3
	1,26
	401-0008
	м3
	1,26

	05-01-042-01
	201-9370
	шт.
	0,0025
	201-0798
	шт.
	0,0025

	
	401-9021
	м3
	1,26
	401-0008
	м3
	1,26

	05-01-042-02
	201-9370
	шт.
	0,0025
	201-0798
	шт.
	0,0025

	
	401-9021
	м3
	1,26
	401-0008
	м3
	1,26

	05-01-042-03
	201-9370
	шт.
	0,0025
	201-0798
	шт.
	0,0025

	
	401-9021
	м3
	1,26
	401-0008
	м3
	1,26

	05-01-043-01
	201-9370
	шт.
	0,0025
	201-0798
	шт.
	0,0025

	05-01-043-02
	201-9370
	шт.
	0,0025
	201-0798
	шт.
	0,0025

	05-01-043-03
	201-9370
	шт.
	0,0025
	201-0798
	шт.
	0,0025

	05-01-044-01
	201-9370
	шт.
	0,0025
	201-0798
	шт.
	0,0025

	
	401-9021
	м3
	1,26
	401-0008
	м3
	1,26

	05-01-044-02
	201-9370
	шт.
	0,0025
	201-0798
	шт.
	0,0025

	
	401-9021
	м3
	1,26
	401-0008
	м3
	1,26

	05-01-044-03
	201-9370
	шт.
	0,0025
	201-0798
	шт.
	0,0025

	
	401-9021
	м3
	1,26
	401-0008
	м3
	1,26

	05-01-045-01
	201-9370
	шт.
	0,0025
	201-0798
	шт.
	0,0025

	
	401-9021
	м3
	1,26
	401-0008
	м3
	1,26

	05-01-045-02
	201-9370
	шт.
	0,0025
	201-0798
	шт.
	0,0025

	
	401-9021
	м3
	1,26
	401-0008
	м3
	1,26

	05-01-045-03
	201-9370
	шт.
	0,0025
	201-0798
	шт.
	0,0025

	
	401-9021
	м3
	1,26
	401-0008
	м3
	1,26

	05-01-046-01
	201-9370
	шт.
	0,0025
	201-0798
	шт.
	0,0025

	
	401-9021
	м3
	1,26
	401-0008
	м3
	1,26

	05-01-046-02
	201-9370
	шт.
	0,0025
	201-0798
	шт.
	0,0025

	
	401-9021
	м3
	1,26
	401-0008
	м3
	1,26

	05-01-046-03
	201-9370
	шт.
	0,0025
	201-0798
	шт.
	0,0025

	
	401-9021
	м3
	1,26
	401-0008
	м3
	1,26

	05-01-048-01
	201-9370
	шт.
	0,0001
	201-0798
	шт.
	0,0001

	05-01-048-02
	201-9370
	шт.
	0,0001
	201-0798
	шт.
	0,0001

	05-01-048-03
	201-9370
	шт.
	0,0001
	201-0798
	шт.
	0,0001

	05-01-048-04
	201-9370
	шт.
	0,0001
	201-0798
	шт.
	0,0001

	05-01-048-05
	201-9370
	шт.
	0,0001
	201-0798
	шт.
	0,0001

	05-01-048-06
	201-9370
	шт.
	0,0001
	201-0798
	шт.
	0,0001

	05-01-048-07
	201-9370
	шт.
	0,0001
	201-0798
	шт.
	0,0001

	05-01-048-08
	201-9370
	шт.
	0,0001
	201-0798
	шт.
	0,0001

	05-01-048-09
	201-9370
	шт.
	0,0001
	201-0798
	шт.
	0,0001

	05-01-048-10
	201-9370
	шт.
	0,0001
	201-0798
	шт.
	0,0001

	05-01-048-11
	201-9370
	шт.
	0,0001
	201-0798
	шт.
	0,0001

	05-01-048-12
	201-9370
	шт.
	0,0001
	201-0798
	шт.
	0,0001

	05-01-049-01
	201-9370
	шт.
	0,00014
	201-0798
	шт.
	0,00014

	05-01-049-02
	201-9370
	шт.
	0,00014
	201-0798
	шт.
	0,00014

	05-01-049-03
	201-9370
	шт.
	0,00014
	201-0798
	шт.
	0,00014

	05-01-049-04
	201-9370
	шт.
	0,00014
	201-0798
	шт.
	0,00014

	05-01-049-05
	201-9370
	шт.
	0,00014
	201-0798
	шт.
	0,00014

	05-01-049-06
	201-9370
	шт.
	0,00014
	201-0798
	шт.
	0,00014

	05-01-049-07
	201-9370
	шт.
	0,00018
	201-0798
	шт.
	0,00018

	05-01-049-08
	201-9370
	шт.
	0,00018
	201-0798
	шт.
	0,00018

	05-01-049-09
	201-9370
	шт.
	0,00018
	201-0798
	шт.
	0,00018

	05-01-049-10
	201-9370
	шт.
	0,00018
	201-0798
	шт.
	0,00018

	05-01-049-11
	201-9370
	шт.
	0,00018
	201-0798
	шт.
	0,00018

	05-01-049-12
	201-9370
	шт.
	0,00018
	201-0798
	шт.
	0,00018

	05-01-049-13
	201-9370
	шт.
	0,00024
	201-0798
	шт.
	0,00024

	05-01-049-14
	201-9370
	шт.
	0,00024
	201-0798
	шт.
	0,00024

	05-01-049-15
	201-9370
	шт.
	0,00024
	201-0798
	шт.
	0,00024

	05-01-049-16
	201-9370
	шт.
	0,00024
	201-0798
	шт.
	0,00024

	05-01-049-17
	201-9370
	шт.
	0,00024
	201-0798
	шт.
	0,00024

	05-01-049-18
	201-9370
	шт.
	0,0001
	201-0798
	шт.
	0,0001

	05-01-050-01
	201-9370
	шт.
	0,0003
	201-0798
	шт.
	0,0003

	05-01-050-02
	201-9370
	шт.
	0,0003
	201-0798
	шт.
	0,0003

	05-01-050-03
	201-9370
	шт.
	0,0003
	201-0798
	шт.
	0,0003

	05-01-050-04
	201-9370
	шт.
	0,0003
	201-0798
	шт.
	0,0003

	05-01-050-05
	201-9370
	шт.
	0,0003
	201-0798
	шт.
	0,0003

	05-01-050-06
	201-9370
	шт.
	0,0003
	201-0798
	шт.
	0,0003

	05-01-050-07
	201-9370
	шт.
	0,00036
	201-0798
	шт.
	0,00036

	05-01-050-08
	201-9370
	шт.
	0,00036
	201-0798
	шт.
	0,00036

	05-01-050-09
	201-9370
	шт.
	0,00036
	201-0798
	шт.
	0,00036

	05-01-050-10
	201-9370
	шт.
	0,00036
	201-0798
	шт.
	0,00036

	05-01-050-11
	201-9370
	шт.
	0,00036
	201-0798
	шт.
	0,00036

	05-01-050-12
	201-9370
	шт.
	0,00036
	201-0798
	шт.
	0,00036

	05-01-050-13
	201-9370
	шт.
	0,00042
	201-0798
	шт.
	0,00042

	05-01-050-14
	201-9370
	шт.
	0,00042
	201-0798
	шт.
	0,00042

	05-01-050-15
	201-9370
	шт.
	0,00042
	201-0798
	шт.
	0,00042

	05-01-050-16
	201-9370
	шт.
	0,00042
	201-0798
	шт.
	0,00042

	05-01-051-01
	201-9370
	шт.
	0,0005
	201-0798
	шт.
	0,0005

	05-01-051-02
	201-9370
	шт.
	0,0005
	201-0798
	шт.
	0,0005

	05-01-051-03
	201-9370
	шт.
	0,0005
	201-0798
	шт.
	0,0005

	05-01-051-04
	201-9370
	шт.
	0,0005
	201-0798
	шт.
	0,0005

	05-01-051-05
	201-9370
	шт.
	0,0005
	201-0798
	шт.
	0,0005

	05-01-051-06
	201-9370
	шт.
	0,00058
	201-0798
	шт.
	0,00058

	05-01-051-07
	201-9370
	шт.
	0,00058
	201-0798
	шт.
	0,00058

	05-01-051-08
	201-9370
	шт.
	0,00058
	201-0798
	шт.
	0,00058

	05-01-051-09
	201-9370
	шт.
	0,00058
	201-0798
	шт.
	0,00058

	05-01-051-10
	201-9370
	шт.
	0,00058
	201-0798
	шт.
	0,00058

	05-01-063-01
	402-9003
	м3
	П
	402-0055
	м3
	П

	05-01-067-01
	109-9042
	шт.
	0,023
	109-0104
	шт.
	0,023

	
	402-9003
	м3
	130
	402-0055
	м3
	130

	05-01-067-02
	109-9042
	шт.
	0,037
	109-0104
	шт.
	0,037

	
	402-9003
	м3
	130
	402-0055
	м3
	130

	05-01-067-03
	109-9042
	шт.
	0,037
	109-0104
	шт.
	0,037

	
	402-9003
	м3
	130
	402-0055
	м3
	130

	05-01-067-04
	109-9042
	шт.
	0,051
	109-0104
	шт.
	0,051

	
	402-9003
	м3
	130
	402-0055
	м3
	130

	05-01-068-01
	109-9042
	шт.
	0,009
	109-0104
	шт.
	0,009

	
	402-9003
	м3
	120
	402-0055
	м3
	120

	05-01-068-02
	109-9042
	шт.
	0,014
	109-0104
	шт.
	0,014

	
	402-9003
	м3
	120
	402-0055
	м3
	120

	05-01-068-03
	109-9042
	шт.
	0,014
	109-0104
	шт.
	0,014

	
	402-9003
	м3
	120
	402-0055
	м3
	120

	05-01-068-04
	109-9042
	шт.
	0,014
	109-0104
	шт.
	0,014

	
	402-9003
	м3
	120
	402-0055
	м3
	120

	05-01-068-05
	109-9042
	шт.
	0,014
	109-0104
	шт.
	0,014

	
	402-9003
	м3
	120
	402-0055
	м3
	120

	05-01-068-06
	109-9042
	шт.
	0,014
	109-0104
	шт.
	0,014

	
	402-9003
	м3
	120
	402-0055
	м3
	120

	05-01-068-07
	109-9042
	шт.
	0,014
	109-0104
	шт.
	0,014

	
	402-9003
	м3
	120
	402-0055
	м3
	120

	05-01-070-04
	408-9393
	м3
	0,52
	408-0445
	м3
	0,52

	05-01-070-05
	408-9393
	м3
	0,31
	408-0445
	м3
	0,31

	05-01-071-04
	408-9393
	м3
	0,52
	408-0445
	м3
	0,52

	05-01-071-05
	408-9393
	м3
	0,31
	408-0445
	м3
	0,31

	05-01-095-01
	402-9010
	м3
	1,02
	402-0056
	м3
	1,02

	05-01-095-02
	402-9010
	м3
	1,02
	402-0056
	м3
	1,02

	05-01-095-03
	402-9010
	м3
	1,02
	402-0056
	м3
	1,02

	05-01-095-04
	402-9010
	м3
	1,02
	402-0056
	м3
	1,02

	05-01-095-05
	402-9010
	м3
	1,02
	402-0056
	м3
	1,02

	05-01-095-06
	402-9010
	м3
	0,58
	402-0056
	м3
	0,58

	05-01-095-07
	402-9010
	м3
	0,58
	402-0056
	м3
	0,58

	05-01-095-08
	402-9010
	м3
	0,58
	402-0056
	м3
	0,58

	05-01-095-09
	402-9010
	м3
	0,58
	402-0056
	м3
	0,58

	05-01-095-10
	402-9010
	м3
	0,58
	402-0056
	м3
	0,58

	05-01-095-11
	402-9010
	м3
	0,58
	402-0056
	м3
	0,58

	05-01-096-01
	402-9010
	м3
	0,4
	402-0056
	м3
	0,4

	05-01-096-02
	402-9010
	м3
	0,4
	402-0056
	м3
	0,4

	05-01-096-03
	402-9010
	м3
	0,4
	402-0056
	м3
	0,4

	05-01-096-04
	402-9010
	м3
	0,4
	402-0056
	м3
	0,4

	05-01-096-05
	402-9010
	м3
	0,4
	402-0056
	м3
	0,4

	05-01-096-06
	402-9010
	м3
	0,4
	402-0056
	м3
	0,4

	05-01-096-07
	402-9010
	м3
	0,54
	402-0056
	м3
	0,54

	05-01-096-08
	402-9010
	м3
	0,54
	402-0056
	м3
	0,54

	05-01-096-09
	402-9010
	м3
	0,54
	402-0056
	м3
	0,54

	05-01-096-10
	402-9010
	м3
	0,54
	402-0056
	м3
	0,54

	05-01-100-05
	402-9050
	м3
	0,8
	402-0006
	м3
	0,8

	05-01-100-06
	402-9050
	м3
	0,8
	402-0006
	м3
	0,8

	05-01-100-07
	402-9050
	м3
	0,8
	402-0006
	м3
	0,8

	05-01-100-08
	402-9050
	м3
	0,8
	402-0006
	м3
	0,8

	05-01-100-09
	402-9050
	м3
	0,8
	402-0006
	м3
	0,8

	05-01-100-10
	402-9050
	м3
	0,8
	402-0006
	м3
	0,8

	05-01-111-01
	403-9132
	м3
	1,02
	403-1045
	м3
	1,02

	05-01-111-02
	403-9132
	м3
	1,02
	403-1045
	м3
	1,02

	05-01-111-03
	403-9132
	м3
	1,02
	403-1045
	м3
	1,02

	05-01-111-04
	403-9132
	м3
	1,02
	403-1045
	м3
	1,02

	05-01-111-05
	403-9132
	м3
	1,02
	403-1045
	м3
	1,02

	05-01-111-06
	403-9132
	м3
	1,02
	403-1045
	м3
	1,02

	05-01-111-07
	403-9132
	м3
	1,02
	403-1045
	м3
	1,02

	05-01-111-08
	403-9132
	м3
	1,02
	403-1045
	м3
	1,02

	05-01-112-01
	204-9085
	м2
	0,092
	101-0872
	м2
	0,092

	
	403-9142
	м3
	1,01
	403-3100
	м3
	1,01

	05-01-112-02
	204-9085
	м2
	0,132
	101-0872
	м2
	0,132

	
	403-9142
	м3
	1,01
	403-3100
	м3
	1,01

	05-01-112-03
	204-9085
	м2
	0,132
	101-0872
	м2
	0,132

	
	403-9142
	м3
	1,01
	403-3100
	м3
	1,01

	05-01-112-04
	204-9085
	м2
	0,092
	101-0872
	м2
	0,092

	
	403-9142
	м3
	1,01
	403-3100
	м3
	1,01

	05-01-112-05
	204-9085
	м2
	0,132
	101-0872
	м2
	0,132

	
	403-9142
	м3
	1,01
	403-3100
	м3
	1,01

	05-01-112-06
	204-9085
	м2
	0,132
	101-0872
	м2
	0,132

	
	403-9142
	м3
	1,01
	403-3100
	м3
	1,01

	05-01-113-01
	204-9085
	м2
	0,092
	101-0872
	м2
	0,092

	
	403-9142
	м3
	1,01
	403-3100
	м3
	1,01

	05-01-113-02
	204-9085
	м2
	0,132
	101-0872
	м2
	0,132

	
	403-9142
	м3
	1,01
	403-3100
	м3
	1,01

	05-01-113-03
	204-9085
	м2
	0,132
	101-0872
	м2
	0,132

	
	403-9142
	м3
	1,01
	403-3100
	м3
	1,01

	05-01-113-04
	204-9085
	м2
	0,092
	101-0872
	м2
	0,092

	
	403-9142
	м3
	1,01
	403-3100
	м3
	1,01

	05-01-113-05
	204-9085
	м2
	0,132
	101-0872
	м2
	0,132

	
	403-9142
	м3
	1,01
	403-3100
	м3
	1,01

	05-01-113-06
	204-9085
	м2
	0,132
	101-0872
	м2
	0,132

	
	403-9142
	м3
	1,01
	403-3100
	м3
	1,01

	05-01-129-01
	201-9306
	кг
	7,2
	201-8053
	кг
	7,2

	05-01-129-02
	201-9306
	кг
	3,3
	201-8053
	кг
	3,3

	05-01-129-03
	201-9306
	кг
	7,2
	201-8053
	кг
	7,2

	05-01-129-04
	201-9306
	кг
	3,3
	201-8053
	кг
	3,3

	05-01-171-01
	403-9132
	м3
	1,01
	403-1045
	м3
	1,01

	05-01-171-02
	403-9132
	м3
	1,02
	403-1045
	м3
	1,02

	05-01-171-03
	403-9132
	м3
	1,01
	403-1045
	м3
	1,01

	05-01-171-04
	403-9132
	м3
	1,02
	403-1045
	м3
	1,02

	05-01-171-05
	403-9132
	м3
	1,01
	403-1045
	м3
	1,01

	05-01-171-06
	403-9132
	м3
	1,02
	403-1045
	м3
	1,02

	05-01-172-01
	403-9132
	м3
	1,015
	403-1045
	м3
	1,015

	05-01-172-02
	403-9132
	м3
	1,015
	403-1045
	м3
	1,015

	05-01-172-03
	403-9132
	м3
	1,015
	403-1045
	м3
	1,015

	05-01-172-04
	403-9132
	м3
	1,015
	403-1045
	м3
	1,015

	05-01-173-01
	403-9142
	м3
	1,01
	403-3100
	м3
	1,01

	05-01-173-02
	403-9142
	м3
	1,01
	403-3100
	м3
	1,01

	05-01-174-01
	401-9022
	м3
	1,04
	401-0071
	м3
	1,04

	05-01-174-02
	401-9022
	м3
	1,04
	401-0071
	м3
	1,04

	05-01-179-01
	201-9357
	т
	1
	201-0794
	т
	1

	05-02-001-01
	408-9393
	м3
	0,51
	408-0445
	м3
	0,51

	05-02-001-02
	408-9393
	м3
	1,6
	408-0445
	м3
	1,6

	05-02-001-03
	408-9393
	м3
	1,6
	408-0445
	м3
	1,6

	05-02-004-01
	408-9393
	м3
	1,5
	408-0445
	м3
	1,5

	05-02-005-01
	408-9393
	м3
	3,4
	408-0445
	м3
	3,4

	05-03-001-01
	301-9362
	кг
	0,044
	301-3253
	кг
	0,044

	
	301-9619
	кг
	0,022
	301-3326
	кг
	0,022

	
	507-9021
	шт.
	0,95
	507-2631
	шт.
	0,95

	05-03-001-02
	301-9362
	кг
	0,066
	301-3253
	кг
	0,066

	
	301-9619
	кг
	0,033
	301-3326
	кг
	0,033

	
	507-9021
	шт.
	1,4
	507-2631
	шт.
	14,02

	05-03-001-03
	301-9362
	кг
	0,076
	301-3253
	кг
	0,076

	
	301-9619
	кг
	0,038
	301-3326
	кг
	0,038

	
	507-9021
	шт.
	1,61
	507-2631
	шт.
	1,61

	05-03-001-04
	301-9362
	кг
	0,094
	301-3253
	кг
	0,094

	
	301-9619
	кг
	0,047
	301-3326
	кг
	0,047

	
	507-9021
	шт.
	2,02
	507-2631
	шт.
	2,02

	05-03-001-05
	301-9362
	кг
	0,1122
	301-3253
	кг
	0,1122

	
	301-9619
	кг
	0,0561
	301-3326
	кг
	0,0561

	
	507-9021
	шт.
	2,4
	507-2631
	шт.
	2,394

	05-03-001-06
	301-9362
	кг
	0,0078
	301-3253
	кг
	0,0078

	05-03-001-07
	301-9362
	кг
	0,044
	301-3253
	кг
	0,044

	
	301-9619
	кг
	0,0222
	301-3326
	кг
	0,0222

	
	507-9021
	шт.
	0,95
	507-2631
	шт.
	0,947

	05-03-001-08
	301-9362
	кг
	0,066
	301-3253
	кг
	0,066

	
	301-9619
	кг
	0,033
	301-3326
	кг
	0,033

	
	507-9021
	шт.
	1,41
	507-2631
	шт.
	1,41

	05-03-002-01
	301-9619
	кг
	0,00022
	301-3326
	кг
	0,00022

	
	507-9021
	шт.
	0,0095
	507-2631
	шт.
	0,0095

	05-03-003-01
	101-9163
	шт.
	1,67
	101-3943
	шт.
	1,67

	
	408-9020
	м3
	0,09
	408-0141
	м3
	0,09

	05-03-003-02
	101-9163
	шт.
	1,67
	101-3944
	шт.
	1,67

	
	408-9020
	м3
	0,09
	408-0141
	м3
	0,09

	05-03-003-03
	101-9163
	шт.
	1,67
	101-3945
	шт.
	1,67

	
	408-9020
	м3
	0,09
	408-0141
	м3
	0,09

	05-03-003-04
	101-9163
	шт.
	1,67
	101-3946
	шт.
	1,67

	
	408-9020
	м3
	0,09
	408-0141
	м3
	0,09

	05-03-003-05
	101-9163
	шт.
	1,67
	101-3947
	шт.
	1,67

	
	408-9020
	м3
	0,09
	408-0141
	м3
	0,09

	05-03-003-06
	101-9163
	шт.
	1,67
	101-3948
	шт.
	1,67

	
	408-9020
	м3
	0,09
	408-0141
	м3
	0,09

	05-03-003-07
	101-9163
	шт.
	1,67
	101-3949
	шт.
	1,67

	
	408-9020
	м3
	0,09
	408-0141
	м3
	0,09

	05-03-003-08
	101-9163
	шт.
	1,83
	101-3943
	шт.
	1,83

	
	408-9020
	м3
	0,09
	408-0141
	м3
	0,09

	05-03-003-09
	101-9163
	шт.
	1,83
	101-3944
	шт.
	1,83

	
	408-9020
	м3
	0,09
	408-0141
	м3
	0,09

	05-03-003-10
	101-9163
	шт.
	1,83
	101-3945
	шт.
	1,83

	
	408-9020
	м3
	0,09
	408-0141
	м3
	0,09

	05-03-003-11
	101-9163
	шт.
	1,83
	101-3946
	шт.
	1,83

	
	408-9020
	м3
	0,09
	408-0141
	м3
	0,09

	05-03-003-12
	101-9163
	шт.
	1,83
	101-3947
	шт.
	1,83

	
	408-9020
	м3
	0,09
	408-0141
	м3
	0,09

	05-03-003-13
	101-9163
	шт.
	1,83
	101-3948
	шт.
	1,83

	
	408-9020
	м3
	0,09
	408-0141
	м3
	0,09

	05-03-003-14
	101-9163
	шт.
	1,83
	101-3949
	шт.
	1,83

	
	408-9020
	м3
	0,09
	408-0141
	м3
	0,09

	05-03-003-15
	101-9163
	шт.
	2
	101-3943
	шт.
	2

	
	408-9020
	м3
	0,09
	408-0141
	м3
	0,09

	05-03-003-16
	101-9163
	шт.
	2
	101-3944
	шт.
	2

	
	408-9020
	м3
	0,09
	408-0141
	м3
	0,09

	05-03-003-17
	101-9163
	шт.
	2
	101-3945
	шт.
	2

	
	408-9020
	м3
	0,09
	408-0122
	м3
	0,09

	05-03-003-18
	101-9163
	шт.
	2
	101-3946
	шт.
	2

	
	408-9020
	м3
	0,09
	408-0141
	м3
	0,09

	05-03-003-19
	101-9163
	шт.
	2
	101-3947
	шт.
	2

	
	408-9020
	м3
	0,09
	408-0141
	м3
	0,09

	05-03-003-20
	101-9163
	шт.
	2
	101-3948
	шт.
	2

	
	408-9020
	м3
	0,09
	408-0141
	м3
	0,09

	05-03-003-21
	101-9163
	шт.
	2
	101-3949
	шт.
	2

	
	408-9020
	м3
	0,09
	408-0141
	м3
	0,09


Бетонные и железобетонные конструкции монолитные

Приложение 6.1

Классы бетона и крупность заполнителя

	Конструкции
	Класс (марка) бетона
	Крупность заполнителя, мм

	1. Бетонные и бутобетонные конструкции
	В 7,5 (М100)
	от 40 до 70

	2. Подготовка под фундаменты
	В 3,5 (М50)
	до 40

	3. Фундаменты, фундаментные плиты, фундаменты с подлокотниками, фундаменты под оборудование, подпорные стены и стены толщиной более 200 мм
	В 15 (М200)
	от 40 до 70

	4. Бункера, емкостные сооружения, градирни и стены, возводимые в скользящей опалубке
	В 22,5 (М300)
	до 40

	5. Прочие неперечисленные конструкции
	В 15 (М200)
	до 40


Приложение 6.2

Средняя нормативная оборачиваемость опалубки

	№ п/п
	Тип опалубки
	Металлическая опалубка со стальной палубой
	Металлическая опалубка с палубой из водостойкой фанеры

	
	
	
	Палуба из водостойкой фанеры*
	Металлические опорные, поддерживающие и крепежные элементы (стальные, алюминиевые)

	1
	Разборно-переставная мелкощитовая
	200
	30
	200

	2
	Разборно-переставная мелкощитовая для перекрытий зданий, возводимых в скользящей опалубке
	100
	15
	100

	3
	Разборно-переставная крупнощитовая
	200
	30
	120

	4
	Объемно-переставная
	200
	30
	200

	5
	Блочная
	200
	30
	120

	6
	Скользящая (метров вертикального скольжения)
	480
	80
	800


Примечание.

*При применении других материалов палубы (листовой пластик, комбинированная и т.д.) число оборотов принимается по техническим данным на соответствующею опалубку.

Приложение 6.3

Средняя масса индустриальных опалубок

	№ п/п
	Тип опалубки
	Масса опалубки, т

	1
	Разборно-переставная мелкощитовая, единовременный расход на 1 м2 конструкций, т
	

	
	для колонн
	0,1

	
	для ригелей
	0,1

	
	для стен
	0,2

	
	для перекрытий
	0,11

	2
	Разборно-переставная мелкощитовая для перекрытий зданий возводимых в скользящей опалубке, единовременный расход на 1 м2 конструкций, т
	0,1

	3
	Разборно-переставная крупнощитовая, единовременный расход на 1 м2 конструкций, т
	

	
	для стен
	0,2

	
	для перекрытий
	0,11

	4
	Объемно-переставная, единовременный расход на 1 м2 конструкций, т:
	

	
	для стен
	0,22

	
	для перекрытий
	0,11

	5
	Блочная, единовременный расход на 1 м2 конструкций, т (для стен)
	0,18

	6
	Скользящая, на 1 м осевой линии стен, т

 или на 1 м2 конструкций
	0,318

0,690


Приложение 6.4

Средняя нормативная оборачиваемость элементов индустриальной опалубки типа «Дока»

	Наименование элементов опалубки
	Средняя нормативная оборачиваемость

	Палуба опалубки типа «Дока»
	30

	Палуба опалубки типа «Дока» (для криволинейных конструкций)
	10

	Металлические опоры (стойки, треноги, опускаемые и удерживающие головки, пружинные пальцы и т.п.)
	120

	Деревянные опалубочные балки
	60

	Металлические вспомогательные элементы для монтажа (вилки для балок, балочные зажимы и насадки и т.п.)
	120


Приложение 6.5

Коэффициенты к расценкам, учитывающие условия применения ТЕР части 6

	Условия применения
	Номер таблиц (ТЕР)
	Коэффициенты

	
	
	к затратам труда и к оплате труда рабочих-строителей
	к стоимости эксплуатации машин

	1
	2
	3
	4

	3.1. При производстве работ на высоте (глубине) от поверхности земли:

от 16 до 35 м
	01‑001, 01‑002; 01‑005÷01‑009;

01‑012÷01‑018; 01‑024, 01‑026,

01‑030, 01‑031, 01‑034÷01‑036;

01‑041, 01‑044, 01‑046, 01‑049; 01‑107÷01‑111
	1,04
	—

	3.2. То же, от 36 до 55 м
	01‑001, 01‑002; 01‑005÷01‑009;

01‑012÷01‑018; 01‑024, 01‑026,

01‑030, 01‑031, 01‑034÷01‑036;

01‑041, 01‑044, 01‑046, 01‑049; 01‑107÷01‑111
	1,12
	—

	3.3. То же, от 56 до 75 м
	01‑001, 01‑002; 01‑005÷01‑009;

01‑012÷01‑018; 01‑024, 01‑026,

01‑030, 01‑031, 01‑034÷01‑036;

01‑041, 01‑044, 01‑046, 01‑049; 01‑107÷01‑111
	1,2
	—

	3.4. То же, от 76 до 105 м
	01‑001, 01‑002; 01‑005÷01‑009;

01-012÷01-018; 01-024, 01-026,

01-030, 01-031, 01-034÷01-036;

01-041, 01-044, 01-046, 01-049; 01‑107÷01‑111
	1,3
	—

	3.5. При обработке и торкретировании вертикальных поверхностей высотой более 4 м
	01-067 (1‑3)


	1,2
	1,2

	3.6. Возведение конструкций в скользящей опалубке и переставных видах опалубки при высоте общественных и жилых зданий, м:
	
	
	

	15
	01-087÷01-092; 01-096÷01-100;

01-103, 01-104
	0,89

0,81
	0,80

0,82

	27
	01-087÷01-092; 01-096÷01-100;

01-103, 01-104
	0,92

0,85
	0,98

0,89

	30
	01-087÷01-092; 01-096÷01-100;

01-103, 01-104
	0,93

0,92
	0,91

0,91

	36
	01-087÷01-092; 01-096÷01-100;

01-103, 01-104
	0,96

0,92
	0,94

0,93

	42
	01-087÷01-092; 01-096÷01-100;

01-103, 01-104
	0,98

1,00
	0,97

0,96

	54
	01-087÷01-092; 01-096÷01-100;

01-103, 01-104
	1,02

1,00
	1,05

1,03

	60
	01-087÷01-092; 01-096÷01-100;

01-103, 01-104
	1,03

1,00
	1,07

1,06

	72
	01-087÷01-092; 01-096÷01-100;

01-103, 01-104
	1,05

1,00
	1,12

1,11

	75
	01-087÷01-092; 01-096÷01-100;

01-103, 01-104
	1,06

1,00
	1,14

1,13

	78
	01-087÷01-092; 01-096÷01-100;

01-103, 01-104
	1,07

1,00
	1,16

1,14

	90 и более
	01-087÷01-092; 01-096÷01-100;

01-103, 01-104
	1,08

1,00
	1,21

1,20

	3.7. Возведение конструкций колонн и ригелей в переставных видах опалубки при высоте зданий, м:
	
	
	

	15
	01-027, 01-037


	0,89
	0,92

	27
	01-027, 01-037


	0,92
	0,94

	30
	01-027, 01-037


	0,93
	0,95

	36
	01-027, 01-037


	0,96
	0,97

	42
	01-027, 01-037


	0,98
	0,98

	54
	01-027, 01-037


	1,02
	1,02

	60
	01-027, 01-037


	1,03
	1,03

	72
	01-027, 01-037


	1,05
	1,06

	75
	01-027, 01-037


	1,06
	1,07

	78
	01-027, 01-037


	1,07
	1,08

	90
	01-027, 01-037


	1,08
	1,11

	3.8. При применении несъемной опалубки взамен инвентарной оборачиваемой
	01-087 (1, 2)


	0,75
	0,80


Приложение 6.6 
ТАБЛИЦА ЗАМЕНЫ РЕСУРСОВ

	Номера

расценок
	Ресурсы по ГЭСН
	Ресурсы по ТЕР

	
	код
	ед. изм.
	расход
	код
	ед. изм.
	расход

	06-01-001-01
	401-9021
	м3
	102
	401-0061
	м3
	102

	06-01-001-02
	401-9021
	м3
	102
	401-0023
	м3
	102

	06-01-001-03
	401-9021
	м3
	102
	401-0023
	м3
	102

	06-01-001-04
	401-9021
	м3
	102
	401-0023
	м3
	102

	06-01-001-05
	204-9001
	т
	4,5
	204-0100
	т
	4,5

	
	401-9021
	м3
	101,5
	401-0066
	м3
	101,5

	06-01-001-06
	204-9001
	т
	3,3
	204-0100
	т
	3,3

	
	401-9021
	м3
	101,5
	401-0066
	м3
	101,5

	06-01-001-07
	204-9001
	т
	3,3
	204-0100
	т
	3,3

	
	401-9021
	м3
	101,5
	401-0066
	м3
	101,5

	06-01-001-08
	204-9001
	т
	2,8
	204-0100
	т
	2,8

	
	401-9021
	м3
	101,5
	401-0066
	м3
	101,5

	06-01-001-09
	204-9001
	т
	2,9
	204-0100
	т
	2,9

	
	401-9021
	м3
	101,5
	401-0066
	м3
	101,5

	06-01-001-10
	204-9001
	т
	4,6
	204-0100
	т
	4,6

	
	401-9021
	м3
	101,5
	401-0066
	м3
	101,5

	06-01-001-11
	204-9001
	т
	6
	204-0100
	т
	6

	
	401-9021
	м3
	101,5
	401-0066
	м3
	101,5

	06-01-001-12
	204-9001
	т
	4,3
	204-0100
	т
	4,3

	
	401-9021
	м3
	101,5
	401-0066
	м3
	101,5

	06-01-001-13
	401-9021
	м3
	102
	401-0023
	м3
	102

	06-01-001-14
	401-9021
	м3
	71
	401-0023
	м3
	71

	
	413-9011
	м3
	44
	413-0211
	м3
	44

	06-01-001-15
	401-9021
	м3
	102
	401-0023
	м3
	102

	06-01-001-16
	204-9001
	т
	8,1
	204-0100
	т
	8,1

	
	401-9021
	м3
	101,5
	401-0066
	м3
	101,5

	06-01-001-17
	204-9001
	т
	18,7
	204-0100
	т
	18,7

	
	401-9021
	м3
	101,5
	401-0066
	м3
	101,5

	06-01-001-18
	204-9001
	т
	13
	204-0100
	т
	13

	
	401-9021
	м3
	101,5
	401-0066
	м3
	101,5

	06-01-001-19
	204-9001
	т
	13,5
	204-0100
	т
	13,5

	
	401-9021
	м3
	101,5
	401-0066
	м3
	101,5

	06-01-001-20
	401-9021
	м3
	102
	401-0023
	м3
	102

	06-01-001-21
	401-9021
	м3
	71
	401-0023
	м3
	71

	
	413-9011
	м3
	44
	413-0211
	м3
	44

	06-01-001-22
	204-9001
	т
	6,6
	204-0100
	т
	6,6

	
	401-9021
	м3
	101,5
	401-0066
	м3
	101,5

	06-01-001-23
	204-9001
	т
	6,6
	204-0100
	т
	6,6

	
	401-9021
	м3
	101,5
	401-0066
	м3
	101,5

	06-01-002-01
	401-9021
	м3
	102
	401-0023
	м3
	102

	06-01-002-02
	204-9001
	т
	0,9
	204-0100
	т
	0,9

	
	401-9021
	м3
	101,5
	401-0066
	м3
	101,5

	06-01-002-03
	204-9001
	т
	1
	204-0100
	т
	1

	
	401-9021
	м3
	101,5
	401-0066
	м3
	101,5

	06-01-002-04
	204-9001
	т
	0,4
	204-0100
	т
	0,4

	
	401-9021
	м3
	101,5
	401-0066
	м3
	101,5

	06-01-002-05
	101-9183
	т
	0,211
	101-0785
	т
	0,211

	
	201-9002
	т
	0,16
	201-0777
	т
	0,16

	
	204-9001
	т
	1,3
	204-0100
	т
	1,3

	
	401-9021
	м3
	101,5
	401-0066
	м3
	101,5

	06-01-002-06
	101-9183
	т
	0,083
	101-0785
	т
	0,083

	
	204-9001
	т
	0,1
	204-0100
	т
	0,1

	
	401-9021
	м3
	101,5
	401-0251
	м3
	101,5

	06-01-005-01
	401-9021
	м3
	102
	401-0023
	м3
	102

	06-01-005-02
	401-9021
	м3
	102
	401-0023
	м3
	102

	06-01-005-03
	401-9021
	м3
	102
	401-0023
	м3
	102

	06-01-005-04
	204-9001
	т
	1
	204-0100
	т
	1

	
	401-9021
	м3
	101,5
	401-0066
	м3
	101,5

	06-01-005-05
	204-9001
	т
	1,5
	204-0100
	т
	1,5

	
	401-9021
	м3
	101,5
	401-0066
	м3
	101,5

	06-01-005-06
	204-9001
	т
	3,2
	204-0100
	т
	3,2

	
	401-9021
	м3
	101,5
	401-0066
	м3
	101,5

	06-01-005-08
	204-9001
	т
	1
	204-0100
	т
	1

	06-01-006-01
	201-9002
	т
	0,22
	201-0777
	т
	0,22

	
	204-9001
	т
	3,26
	204-0100
	т
	3,26

	06-01-006-02
	201-9002
	т
	0,22
	201-0777
	т
	0,22

	
	204-9001
	т
	3,73
	204-0100
	т
	3,73

	06-01-006-03
	201-9002
	т
	0,22
	201-0777
	т
	0,22

	
	204-9001
	т
	5,55
	204-0100
	т
	5,55

	06-01-006-04
	201-9002
	т
	0,22
	201-0777
	т
	0,22

	
	204-9001
	т
	3,68
	204-0100
	т
	3,68

	06-01-006-05
	201-9002
	т
	0,22
	201-0777
	т
	0,22

	
	204-9001
	т
	2,33
	204-0100
	т
	2,33

	06-01-006-06
	201-9002
	т
	0,22
	201-0777
	т
	0,22

	
	204-9001
	т
	1,5
	204-0100
	т
	1,5

	06-01-006-07
	201-9002
	т
	0,22
	201-0777
	т
	0,22

	
	204-9001
	т
	2,59
	204-0100
	т
	2,59

	06-01-007-01
	201-9002
	т
	0,41
	201-0775
	т
	0,41

	
	204-9001
	т
	0,1
	204-0100
	т
	0,1

	
	403-9016
	м3
	0,89
	403-0886
	м3
	0,89

	06-01-007-02
	201-9002
	т
	0,35
	201-0775
	т
	0,35

	
	204-9001
	т
	0,4
	204-0100
	т
	0,4

	
	403-9016
	м3
	0,97
	403-0886
	м3
	0,97

	
	403-9017
	м3
	0,7
	403-0887
	м3
	0,7

	06-01-008-01
	204-9001
	т
	22,63
	204-0100
	т
	22,63

	
	401-9021
	м3
	101,5
	401-0066
	м3
	101,5

	06-01-008-02
	204-9001
	т
	14
	204-0100
	т
	14

	
	401-9021
	м3
	101,5
	401-0066
	м3
	101,5

	06-01-008-03
	204-9001
	т
	15,9
	204-0100
	т
	15,9

	
	401-9021
	м3
	101,5
	401-0066
	м3
	101,5

	06-01-008-04
	204-9001
	т
	8,79
	204-0100
	т
	8,79

	
	401-9021
	м3
	101,5
	401-0066
	м3
	101,5

	06-01-009-01
	204-9001
	т
	2,46
	204-0100
	т
	2,46

	
	401-9021
	м3
	101,5
	401-0026
	м3
	101,5

	06-01-009-02
	204-9001
	т
	10,03
	204-0100
	т
	10,03

	
	401-9021
	м3
	101,5
	401-0026
	м3
	101,5

	06-01-009-03
	204-9001
	т
	7,09
	204-0100
	т
	7,09

	
	401-9021
	м3
	101,5
	401-0066
	м3
	101,5

	06-01-009-04
	204-9001
	т
	6,83
	204-0100
	т
	6,83

	
	401-9021
	м3
	101,5
	401-0066
	м3
	101,5

	06-01-009-05
	204-9001
	т
	6,3
	204-0100
	т
	6,3

	
	401-9021
	м3
	101,5
	401-0066
	м3
	101,5

	06-01-013-01
	401-9021
	м3
	2,04
	401-0086
	м3
	2,04

	06-01-013-02
	401-9021
	м3
	1,02
	401-0086
	м3
	1,02

	06-01-014-01
	401-9021
	м3
	10,2
	401-0083
	м3
	10,2

	06-01-014-02
	401-9021
	м3
	1,02
	401-0083
	м3
	1,02

	06-01-015-01
	201-9370
	шт.
	0,01
	201-0798
	шт.
	0,01

	06-01-015-02
	201-9370
	шт.
	0,01
	201-0798
	шт.
	0,01

	06-01-015-03
	201-9370
	шт.
	0,01
	201-0798
	шт.
	0,01

	06-01-015-04
	201-9370
	шт.
	0,01
	201-0798
	шт.
	0,01

	06-01-015-05
	201-9002
	т
	0,35
	201-0777
	т
	0,35

	
	201-9370
	шт.
	0,01
	201-0798
	шт.
	0,01

	06-01-015-06
	201-9002
	т
	1
	201-0775
	т
	1

	06-01-015-07
	204-9180
	т
	1
	204-0064
	т
	1

	06-01-015-08
	204-9180
	т
	1
	204-0064
	т
	1

	06-01-015-09
	204-9180
	т
	1
	204-0064
	т
	1

	06-01-015-10
	204-9001
	т
	1
	204-0100
	т
	1

	06-01-016-01
	101-9183
	т
	0,0235
	101-0782
	т
	0,0235

	06-01-016-02
	101-9183
	т
	0,0424
	101-0783
	т
	0,0424

	06-01-016-03
	101-9183
	т
	0,067
	101-0783
	т
	0,067

	06-01-024-01
	401-9021
	м3
	102
	401-0023
	м3
	102

	06-01-024-02
	401-9021
	м3
	71
	401-0023
	м3
	71

	
	413-9011
	м3
	44
	413-0215
	м3
	44

	06-01-024-03
	204-9001
	т
	10,12
	204-0100
	т
	10,12

	
	401-9021
	м3
	101,5
	401-0066
	м3
	101,5

	06-01-024-04
	204-9001
	т
	8,2
	204-0100
	т
	8,2

	
	401-9021
	м3
	101,5
	401-0046
	м3
	101,5

	06-01-024-05
	204-9001
	т
	6
	204-0100
	т
	6

	
	401-9021
	м3
	101,5
	401-0046
	м3
	101,5

	06-01-024-06
	204-9001
	т
	12,9
	204-0100
	т
	12,9

	
	401-9021
	м3
	101,5
	401-0066
	м3
	101,5

	06-01-024-07
	204-9001
	т
	10,93
	204-0100
	т
	10,93

	
	401-9021
	м3
	101,5
	401-0046
	м3
	101,5

	06-01-024-08
	204-9001
	т
	7,81
	204-0100
	т
	7,81

	
	401-9021
	м3
	101,5
	401-0046
	м3
	101,5

	06-01-024-09
	204-9001
	т
	4,5
	204-0100
	т
	4,5

	
	401-9021
	м3
	101,5
	401-0046
	м3
	101,5

	06-01-024-10
	204-9001
	т
	14,99
	204-0100
	т
	14,99

	
	401-9021
	м3
	101,5
	401-0066
	м3
	101,5

	06-01-024-11
	204-9001
	т
	13,67
	204-0100
	т
	13,67

	
	401-9021
	м3
	101,5
	401-0046
	м3
	101,5

	06-01-024-12
	204-9001
	т
	8,99
	204-0100
	т
	8,99

	
	401-9021
	м3
	101,5
	401-0046
	м3
	101,5

	06-01-024-13
	204-9001
	т
	5
	204-0100
	т
	5

	
	401-9021
	м3
	101,5
	401-0046
	м3
	101,5

	06-01-026-01
	401-9021
	м3
	102
	401-0065
	м3
	102

	06-01-026-02
	401-9021
	м3
	102
	401-0065
	м3
	102

	06-01-026-03
	401-9021
	м3
	102
	401-0065
	м3
	102

	06-01-026-04
	204-9001
	т
	8,01
	204-0100
	т
	8,01

	
	401-9021
	м3
	101,5
	401-0066
	м3
	101,5

	06-01-026-05
	204-9001
	т
	7,99
	204-0100
	т
	7,99

	
	401-9021
	м3
	101,5
	401-0066
	м3
	101,5

	06-01-026-06
	204-9001
	т
	7,97
	204-0100
	т
	7,97

	
	401-9021
	м3
	101,5
	401-0066
	м3
	101,5

	06-01-026-07
	204-9001
	т
	12,6
	204-0100
	т
	12,6

	
	401-9021
	м3
	101,5
	401-0066
	м3
	101,5

	06-01-026-08
	204-9001
	т
	12,6
	204-0100
	т
	12,6

	
	401-9021
	м3
	101,5
	401-0066
	м3
	101,5

	06-01-026-09
	204-9001
	т
	12,8
	204-0100
	т
	12,8

	
	401-9021
	м3
	101,5
	401-0066
	м3
	101,5

	06-01-026-10
	204-9001
	т
	13,1
	204-0100
	т
	13,1

	
	401-9021
	м3
	101,5
	401-0066
	м3
	101,5

	06-01-026-11
	204-9001
	т
	18
	204-0100
	т
	18

	
	401-9021
	м3
	101,5
	401-0066
	м3
	101,5

	06-01-026-12
	204-9001
	т
	15
	204-0100
	т
	15

	
	401-9021
	м3
	101,5
	401-0066
	м3
	101,5

	06-01-026-13
	204-9001
	т
	14,6
	204-0100
	т
	14,6

	
	401-9021
	м3
	101,5
	401-0066
	м3
	101,5

	06-01-026-14
	204-9001
	т
	14,8
	204-0100
	т
	14,8

	
	401-9021
	м3
	101,5
	401-0066
	м3
	101,5

	06-01-026-15
	204-9001
	т
	8,1
	204-0100
	т
	8,1

	
	401-9021
	м3
	101,5
	401-0066
	м3
	101,5

	06-01-026-16
	204-9001
	т
	9,13
	204-0100
	т
	9,13

	
	401-9021
	м3
	101,5
	401-0066
	м3
	101,5

	06-01-026-17
	204-9001
	т
	11,32
	204-0100
	т
	11,32

	
	401-9021
	м3
	101,5
	401-0066
	м3
	101,5

	06-01-026-18
	204-9001
	т
	8,44
	204-0100
	т
	8,44

	
	401-9021
	м3
	101,5
	401-0066
	м3
	101,5

	06-01-026-19
	204-9001
	т
	8,4
	204-0100
	т
	8,4

	
	401-9021
	м3
	101,5
	401-0066
	м3
	101,5

	06-01-026-20
	204-9001
	т
	9,32
	204-0100
	т
	9,32

	
	401-9021
	м3
	101,5
	401-0066
	м3
	101,5

	06-01-026-21
	204-9001
	т
	11,9
	204-0100
	т
	11,9

	
	401-9021
	м3
	101,5
	401-0066
	м3
	101,5

	06-01-026-22
	204-9001
	т
	8,96
	204-0100
	т
	8,96

	
	401-9021
	м3
	101,5
	401-0066
	м3
	101,5

	06-01-027-01
	204-9001
	т
	20
	204-0100
	т
	20

	
	401-9022
	м3
	101,5
	401-0086
	м3
	101,5

	06-01-030-01
	401-9021
	м3
	102
	401-0086
	м3
	102

	06-01-030-02
	401-9021
	м3
	102
	401-0086
	м3
	102

	06-01-030-03
	401-9021
	м3
	102
	401-0066
	м3
	102

	06-01-030-04
	401-9021
	м3
	102
	401-0023
	м3
	102

	06-01-030-05
	401-9021
	м3
	102
	401-0023
	м3
	102

	06-01-030-06
	401-9021
	м3
	102
	401-0086
	м3
	102

	06-01-030-07
	401-9021
	м3
	102
	401-0086
	м3
	102

	06-01-030-08
	401-9021
	м3
	102
	401-0066
	м3
	102

	06-01-030-09
	401-9021
	м3
	102
	401-0023
	м3
	102

	06-01-030-10
	401-9021
	м3
	102
	401-0023
	м3
	102

	06-01-030-11
	401-9021
	м3
	102
	401-0023
	м3
	102

	06-01-030-12
	401-9021
	м3
	102
	401-0023
	м3
	102

	06-01-030-13
	401-9021
	м3
	102
	401-0387
	м3
	102

	06-01-030-14
	401-9021
	м3
	102
	401-0387
	м3
	102

	06-01-030-15
	401-9021
	м3
	102
	401-0387
	м3
	102

	06-01-030-16
	401-9021
	м3
	102
	401-0387
	м3
	102

	06-01-030-17
	401-9021
	м3
	102
	401-0387
	м3
	102

	06-01-030-18
	401-9021
	м3
	102
	401-0387
	м3
	102

	06-01-031-01
	204-9001
	т
	9,1
	204-0100
	т
	9,1

	
	401-9021
	м3
	101,5
	401-0086
	м3
	101,5

	06-01-031-02
	204-9001
	т
	8,5
	204-0100
	т
	8,5

	
	401-9021
	м3
	101,5
	401-0086
	м3
	101,5

	06-01-031-03
	204-9001
	т
	20,4
	204-0100
	т
	20,4

	
	401-9021
	м3
	101,5
	401-0066
	м3
	101,5

	06-01-031-04
	204-9001
	т
	13,6
	204-0100
	т
	13,6

	
	401-9021
	м3
	101,5
	401-0026
	м3
	101,5

	06-01-031-05
	204-9001
	т
	10,1
	204-0100
	т
	10,1

	
	401-9021
	м3
	101,5
	401-0046
	м3
	101,5

	06-01-031-06
	204-9001
	т
	9,1
	204-0100
	т
	9,1

	
	401-9021
	м3
	101,5
	401-0086
	м3
	101,5

	06-01-031-07
	204-9001
	т
	8,5
	204-0100
	т
	8,5

	
	401-9021
	м3
	101,5
	401-0086
	м3
	101,5

	06-01-031-08
	204-9001
	т
	20,4
	204-0100
	т
	20,4

	
	401-9021
	м3
	101,5
	401-0066
	м3
	101,5

	06-01-031-09
	204-9001
	т
	13,6
	204-0100
	т
	13,6

	
	401-9021
	м3
	101,5
	401-0026
	м3
	101,5

	06-01-031-10
	204-9001
	т
	10,1
	204-0100
	т
	10,1

	
	401-9021
	м3
	101,5
	401-0046
	м3
	101,5

	06-01-031-11
	204-9001
	т
	5,4
	204-0100
	т
	5,4

	
	401-9021
	м3
	101,5
	401-0046
	м3
	101,5

	06-01-031-12
	204-9001
	т
	8,5
	204-0100
	т
	8,5

	
	401-9021
	м3
	101,5
	401-0086
	м3
	101,5

	06-01-031-13
	204-9001
	т
	20,4
	204-0100
	т
	20,4

	
	401-9021
	м3
	101,5
	401-0066
	м3
	101,5

	06-01-031-14
	204-9001
	т
	13,6
	204-0100
	т
	13,6

	
	401-9021
	м3
	101,5
	401-0026
	м3
	101,5

	06-01-031-15
	204-9001
	т
	10,1
	204-0100
	т
	10,1

	
	401-9021
	м3
	101,5
	401-0046
	м3
	101,5

	06-01-031-16
	204-9001
	т
	5,1
	204-0100
	т
	5,1

	
	401-9021
	м3
	101,5
	401-0046
	м3
	101,5

	06-01-031-17
	204-9001
	т
	2,71
	204-0100
	т
	2,71

	
	401-9021
	м3
	101,5
	401-0046
	м3
	101,5

	06-01-034-01
	204-9001
	т
	8,5
	204-0100
	т
	8,5

	
	401-9021
	м3
	101,5
	401-0066
	м3
	101,5

	06-01-034-02
	204-9001
	т
	16,7
	204-0100
	т
	16,7

	
	401-9021
	м3
	101,5
	401-0066
	м3
	101,5

	06-01-034-03
	204-9001
	т
	15,4
	204-0100
	т
	15,4

	
	401-9021
	м3
	101,5
	401-0066
	м3
	101,5

	06-01-034-04
	204-9001
	т
	16,8
	204-0100
	т
	16,8

	
	401-9021
	м3
	101,5
	401-0066
	м3
	101,5

	06-01-034-05
	204-9001
	т
	15,4
	204-0100
	т
	15,4

	
	401-9021
	м3
	101,5
	401-0066
	м3
	101,5

	06-01-034-06
	204-9001
	т
	16,8
	204-0100
	т
	16,8

	
	401-9021
	м3
	101,5
	401-0066
	м3
	101,5

	06-01-034-07
	204-9001
	т
	6
	204-0100
	т
	6

	
	401-9021
	м3
	101,5
	401-0066
	м3
	101,5

	06-01-034-08
	204-9001
	т
	3,01
	204-0100
	т
	3,01

	
	401-9021
	м3
	101,5
	401-0066
	м3
	101,5

	06-01-034-09
	204-9001
	т
	11,44
	204-0100
	т
	11,44

	
	401-9021
	м3
	101,5
	401-0066
	м3
	101,5

	06-01-035-01
	204-9001
	т
	12,5
	204-0100
	т
	12,5

	
	401-9021
	м3
	101,5
	401-0066
	м3
	101,5

	06-01-035-02
	204-9001
	т
	12,5
	204-0100
	т
	12,5

	
	401-9021
	м3
	101,5
	401-0066
	м3
	101,5

	06-01-036-01
	408-9040
	м3
	105
	408-0122
	м3
	105

	06-01-036-02
	409-9056
	м3
	115
	409-0043
	м3
	115

	06-01-037-01
	204-9001
	т
	16,5
	204-0100
	т
	16,5

	
	401-9022
	м3
	101,5
	401-0066
	м3
	101,5

	06-01-041-01
	201-9002
	т
	0,5
	201-0755
	т
	0,5

	
	204-9001
	т
	7,66
	204-0100
	т
	7,66

	
	401-9021
	м3
	101,5
	401-0066
	м3
	101,5

	06-01-041-02
	201-9002
	т
	0,6
	201-0755
	т
	0,6

	
	204-9001
	т
	7,66
	204-0100
	т
	7,66

	
	401-9021
	м3
	101,5
	401-0066
	м3
	101,5

	06-01-041-03
	201-9002
	т
	0,24
	201-0755
	т
	0,24

	
	204-9001
	т
	6,63
	204-0100
	т
	6,63

	
	401-9021
	м3
	101,5
	401-0066
	м3
	101,5

	06-01-041-04
	201-9002
	т
	0,28
	201-0755
	т
	0,28

	
	204-9001
	т
	6,63
	204-0100
	т
	6,63

	
	401-9021
	м3
	101,5
	401-0066
	м3
	101,5

	06-01-041-05
	201-9002
	т
	0,64
	201-0755
	т
	0,64

	
	204-9001
	т
	12,69
	204-0100
	т
	12,69

	
	401-9021
	м3
	101,5
	401-0066
	м3
	101,5

	06-01-041-06
	201-9002
	т
	0,74
	201-0755
	т
	0,74

	
	204-9001
	т
	12,69
	204-0100
	т
	12,69

	
	401-9021
	м3
	101,5
	401-0066
	м3
	101,5

	06-01-041-07
	204-9001
	т
	11,9
	204-0100
	т
	11,9

	
	401-9021
	м3
	101,5
	401-0066
	м3
	101,5

	06-01-041-08
	204-9001
	т
	8,91
	204-0100
	т
	8,91

	
	401-9021
	м3
	101,5
	401-0066
	м3
	101,5

	06-01-041-09
	204-9001
	т
	5,94
	204-0100
	т
	5,94

	
	401-9021
	м3
	101,5
	401-0066
	м3
	101,5

	06-01-041-10
	204-9001
	т
	10,9
	204-0100
	т
	10,9

	
	401-9021
	м3
	101,5
	401-0066
	м3
	101,5

	06-01-041-11
	204-9001
	т
	8,17
	204-0100
	т
	8,17

	
	401-9021
	м3
	101,5
	401-0066
	м3
	101,5

	06-01-041-12
	204-9001
	т
	5,44
	204-0100
	т
	5,44

	
	401-9021
	м3
	101,5
	401-0066
	м3
	101,5

	06-01-041-13
	204-9001
	т
	7,96
	204-0100
	т
	7,96

	
	401-9021
	м3
	101,5
	401-0066
	м3
	101,5

	06-01-044-01
	408-9030
	м3
	33,3
	408-0405
	м3
	33,3

	
	408-9281
	м3
	64
	408-0440
	м3
	64

	06-01-044-02
	408-9030
	м3
	33,3
	408-0405
	м3
	33,3

	
	408-9281
	м3
	64
	408-0440
	м3
	64

	06-01-044-03
	408-9030
	м3
	32,6
	408-0405
	м3
	32,6

	
	408-9281
	м3
	64
	408-0440
	м3
	64

	06-01-046-01
	204-9001
	т
	11,8
	204-0100
	т
	11,8

	
	401-9021
	м3
	101,5
	401-0066
	м3
	101,5

	06-01-046-02
	204-9001
	т
	9,34
	204-0100
	т
	9,34

	
	401-9021
	м3
	101,5
	401-0066
	м3
	101,5

	06-01-046-03
	204-9001
	т
	9,3
	204-0100
	т
	9,3

	
	401-9021
	м3
	101,5
	401-0066
	м3
	101,5

	06-01-046-04
	204-9001
	т
	14,01
	204-0100
	т
	14,01

	
	401-9021
	м3
	101,5
	401-0066
	м3
	101,5

	06-01-046-05
	204-9001
	т
	19,95
	204-0100
	т
	19,95

	
	401-9021
	м3
	101,5
	401-0066
	м3
	101,5

	06-01-046-06
	204-9001
	т
	10,02
	204-0100
	т
	10,02

	
	401-9021
	м3
	101,5
	401-0066
	м3
	101,5

	06-01-046-07
	204-9001
	т
	12,7
	204-0100
	т
	12,7

	
	401-9021
	м3
	101,5
	401-0066
	м3
	101,5

	06-01-046-08
	204-9001
	т
	11,63
	204-0100
	т
	11,63

	
	401-9021
	м3
	101,5
	401-0066
	м3
	101,5

	06-01-046-09
	204-9001
	т
	11,87
	204-0100
	т
	11,87

	
	401-9021
	м3
	101,5
	401-0066
	м3
	101,5

	06-01-046-10
	204-9001
	т
	18,28
	204-0100
	т
	18,28

	
	401-9021
	м3
	101,5
	401-0066
	м3
	101,5

	06-01-046-11
	204-9001
	т
	15,3
	204-0100
	т
	15,3

	
	401-9021
	м3
	101,5
	401-0066
	м3
	101,5

	06-01-046-12
	204-9001
	т
	14,95
	204-0100
	т
	14,95

	
	401-9021
	м3
	101,5
	401-0066
	м3
	101,5

	06-01-049-01
	204-9001
	т
	13,9
	204-0100
	т
	13,9

	
	401-9021
	м3
	101,5
	401-0068
	м3
	101,5

	06-01-049-03
	204-9001
	т
	17,61
	204-0100
	т
	17,61

	
	401-9021
	м3
	101,5
	401-0068
	м3
	101,5

	06-01-052-01
	204-9001
	т
	7,2
	204-0100
	т
	7,2

	06-01-052-02
	204-9001
	т
	9,12
	204-0100
	т
	9,12

	06-01-052-03
	204-9001
	т
	12,3
	204-0100
	т
	12,3

	06-01-052-04
	401-9026
	м3
	90,2
	401-0522
	м3
	90,2

	06-01-053-01
	401-9021
	м3
	101,5
	401-0068
	м3
	101,5

	06-01-054-01
	204-9001
	т
	17,9
	204-0100
	т
	17,9

	
	401-9022
	м3
	101,9
	401-0008
	м3
	101,9

	06-01-055-01
	101-9183
	т
	1,48
	101-0785
	т
	1,48

	06-01-055-02
	101-9183
	т
	1,71
	101-0785
	т
	1,71

	06-01-056-01
	204-9001
	т
	19,1
	204-0100
	т
	19,1

	
	401-9022
	м3
	101,5
	401-0008
	м3
	101,5

	06-01-056-02
	204-9001
	т
	20,3
	204-0100
	т
	20,3

	
	401-9022
	м3
	101,5
	401-0008
	м3
	101,5

	06-01-057-01
	204-9001
	т
	6,37
	204-0100
	т
	6,37

	
	401-9021
	м3
	101,5
	401-0068
	м3
	101,5

	
	402-9050
	м3
	1,59
	402-0004
	м3
	1,59

	06-01-057-02
	204-9001
	т
	14,05
	204-0100
	т
	14,05

	
	401-9021
	м3
	101,5
	401-0068
	м3
	101,5

	
	402-9050
	м3
	1,34
	402-0004
	м3
	1,34

	06-01-057-03
	204-9001
	т
	14
	204-0100
	т
	14

	
	401-9021
	м3
	101,5
	401-0068
	м3
	101,5

	
	402-9050
	м3
	1,08
	402-0004
	м3
	1,08

	06-01-057-04
	204-9001
	т
	13,56
	204-0100
	т
	13,56

	
	401-9021
	м3
	101,5
	401-0068
	м3
	101,5

	
	402-9050
	м3
	0,46
	402-0004
	м3
	0,46

	06-01-057-05
	204-9001
	т
	6,96
	204-0100
	т
	6,96

	
	401-9021
	м3
	101,5
	401-0068
	м3
	101,5

	
	402-9050
	м3
	0,4
	402-0004
	м3
	0,4

	06-01-057-06
	204-9001
	т
	10,45
	204-0100
	т
	10,45

	
	401-9021
	м3
	101,5
	401-0068
	м3
	101,5

	
	402-9050
	м3
	0,35
	402-0004
	м3
	0,35

	06-01-058-01
	106-9011
	шт.
	8,26
	106-0020
	шт.
	8,26

	
	204-9001
	т
	0,07
	204-0064
	т
	0,07

	
	408-9394
	м3
	11
	408-0132
	м3
	11

	06-01-062-01
	204-9001
	т
	10,8
	204-0100
	т
	10,8

	06-01-062-02
	204-9001
	т
	11,8
	204-0100
	т
	11,8

	06-01-062-03
	204-9001
	т
	9,9
	204-0100
	т
	9,9

	06-01-062-04
	204-9001
	т
	14,6
	204-0100
	т
	14,6

	06-01-062-05
	204-9001
	т
	16,6
	204-0100
	т
	16,6

	06-01-062-06
	204-9001
	т
	13,8
	204-0100
	т
	13,8

	06-01-062-07
	204-9001
	т
	6,3
	204-0100
	т
	6,3

	06-01-062-08
	204-9001
	т
	7,3
	204-0100
	т
	7,3

	06-01-062-09
	204-9001
	т
	15,8
	204-0100
	т
	15,8

	06-01-063-01
	204-9001
	т
	12,1
	204-0100
	т
	12,1

	06-01-063-02
	204-9001
	т
	6,7
	204-0100
	т
	6,7

	06-01-063-03
	204-9001
	т
	9,6
	204-0100
	т
	9,6

	06-01-063-04
	204-9001
	т
	12
	204-0100
	т
	12

	06-01-063-05
	204-9001
	т
	11,7
	204-0100
	т
	11,7

	06-01-064-01
	204-9001
	т
	6,6
	204-0100
	т
	6,6

	06-01-064-02
	204-9001
	т
	5,7
	204-0100
	т
	5,7

	06-01-064-03
	204-9001
	т
	5,9
	204-0100
	т
	5,9

	06-01-064-04
	204-9001
	т
	11,6
	204-0100
	т
	11,6

	06-01-064-05
	204-9001
	т
	9
	204-0100
	т
	9

	06-01-064-06
	204-9001
	т
	12,3
	204-0100
	т
	12,3

	06-01-064-07
	204-9001
	т
	11,2
	204-0100
	т
	11,2

	06-01-064-09
	204-9001
	т
	7,6
	204-0100
	т
	7,6

	06-01-067-01
	408-9394
	м3
	3
	408-0132
	м3
	3

	06-01-067-02
	408-9394
	м3
	5,85
	408-0132
	м3
	5,85

	06-01-067-03
	408-9394
	м3
	0,95
	408-0132
	м3
	0,95

	06-01-067-05
	101-9045
	шт.
	1140
	101-3447
	шт.
	1140

	06-01-069-01
	204-9001
	т
	1
	204-0100
	т
	1

	06-01-070-01
	408-9394
	м3
	103
	408-0132
	м3
	103

	06-01-070-02
	408-9280
	м3
	103
	408-0101
	м3
	103

	06-01-072-01
	204-9001
	т
	11,92
	204-0100
	т
	11,92

	
	401-9021
	м3
	101,5
	401-0068
	м3
	101,5

	06-01-072-02
	204-9001
	т
	9,67
	204-0100
	т
	9,67

	
	401-9021
	м3
	101,5
	401-0068
	м3
	101,5

	06-01-072-03
	204-9001
	т
	6,04
	204-0100
	т
	6,04

	
	401-9021
	м3
	101,5
	401-0068
	м3
	101,5

	06-01-072-04
	204-9001
	т
	9,35
	204-0100
	т
	9,35

	
	401-9021
	м3
	101,5
	401-0068
	м3
	101,5

	06-01-072-05
	204-9001
	т
	4,65
	204-0100
	т
	4,65

	
	401-9021
	м3
	101,5
	401-0068
	м3
	101,5

	06-01-073-01
	201-9002
	т
	10,5
	201-0777
	т
	10,5

	
	401-9022
	м3
	104
	401-0068
	м3
	104

	06-01-074-01
	401-9022
	м3
	104
	401-0068
	м3
	104

	06-01-075-01
	401-9022
	м3
	104
	401-0068
	м3
	104

	06-01-080-01
	408-9040
	м3
	67
	408-0141
	м3
	67

	
	408-9281
	м3
	72
	408-0103
	м3
	72

	06-01-080-02
	408-9040
	м3
	54
	408-0141
	м3
	54

	
	408-9281
	м3
	77
	408-0103
	м3
	77

	06-01-080-03
	408-9040
	м3
	53
	408-0141
	м3
	53

	
	408-9281
	м3
	77
	408-0103
	м3
	77

	06-01-080-04
	408-9040
	м3
	50
	408-0141
	м3
	50

	
	408-9281
	м3
	76
	408-0103
	м3
	76

	06-01-080-05
	408-9040
	м3
	47
	408-0141
	м3
	47

	
	408-9281
	м3
	76
	408-0103
	м3
	76

	06-01-080-06
	408-9040
	м3
	43
	408-0141
	м3
	43

	
	408-9281
	м3
	76
	408-0103
	м3
	76

	06-01-080-07
	408-9040
	м3
	63
	408-0141
	м3
	63

	
	408-9135
	м3
	78
	408-0014
	м3
	78

	06-01-080-08
	408-9040
	м3
	58
	408-0141
	м3
	58

	
	408-9135
	м3
	80
	408-0014
	м3
	80

	06-01-080-09
	408-9040
	м3
	57
	408-0141
	м3
	57

	
	408-9135
	м3
	80
	408-0014
	м3
	80

	06-01-080-10
	408-9040
	м3
	53
	408-0141
	м3
	53

	
	408-9135
	м3
	80
	408-0014
	м3
	80

	06-01-080-11
	408-9040
	м3
	50
	408-0141
	м3
	50

	
	408-9135
	м3
	80
	408-0014
	м3
	80

	06-01-080-12
	408-9040
	м3
	47
	408-0141
	м3
	47

	
	408-9135
	м3
	80
	408-0014
	м3
	80

	06-01-080-13
	408-9040
	м3
	47
	408-0141
	м3
	47

	
	408-9135
	м3
	80
	408-0014
	м3
	80

	06-01-080-14
	408-9040
	м3
	44
	408-0141
	м3
	44

	
	408-9135
	м3
	80
	408-0014
	м3
	80

	06-01-081-01
	406-9080
	м3
	90,9
	406-0018
	м3
	90,9

	
	406-9101
	м3
	51,5
	406-0031
	м3
	51,5

	06-01-081-02
	406-9080
	м3
	89,9
	406-0018
	м3
	89,9

	
	406-9101
	м3
	52,5
	406-0031
	м3
	52,5

	06-01-081-03
	406-9080
	м3
	88,9
	406-0018
	м3
	88,9

	
	406-9101
	м3
	53,6
	406-0031
	м3
	53,6

	06-01-081-04
	406-9080
	м3
	96
	406-0018
	м3
	96

	
	406-9101
	м3
	55,2
	406-0031
	м3
	55,2

	06-01-081-05
	406-9080
	м3
	93,9
	406-0018
	м3
	93,9

	
	406-9101
	м3
	56,9
	406-0031
	м3
	56,9

	06-01-081-06
	406-9080
	м3
	92,9
	406-0018
	м3
	92,9

	
	406-9101
	м3
	58,1
	406-0031
	м3
	58,1

	06-01-081-07
	406-9080
	м3
	76,8
	406-0018
	м3
	76,8

	
	406-9101
	м3
	59,8
	406-0031
	м3
	59,8

	06-01-081-08
	406-9080
	м3
	78,8
	406-0018
	м3
	78,8

	
	406-9101
	м3
	60,9
	406-0031
	м3
	60,9

	06-01-081-09
	406-9080
	м3
	81,8
	406-0018
	м3
	81,8

	
	406-9101
	м3
	62,1
	406-0031
	м3
	62,1

	06-01-081-10
	406-9080
	м3
	68,7
	406-0018
	м3
	68,7

	
	406-9101
	м3
	63,3
	406-0031
	м3
	63,3

	06-01-081-11
	406-9080
	м3
	72,7
	406-0018
	м3
	72,7

	
	406-9101
	м3
	64,6
	406-0031
	м3
	64,6

	06-01-082-01
	408-9040
	м3
	131
	408-0142
	м3
	131

	06-01-082-02
	408-9040
	м3
	130
	408-0142
	м3
	130

	06-01-082-03
	408-9040
	м3
	124
	408-0142
	м3
	124

	06-01-082-04
	408-9040
	м3
	123
	408-0142
	м3
	123

	06-01-082-05
	408-9040
	м3
	123
	408-0142
	м3
	123

	06-01-082-06
	408-9040
	м3
	120
	408-0142
	м3
	120

	06-01-082-07
	408-9040
	м3
	115
	408-0142
	м3
	115

	06-01-082-08
	408-9040
	м3
	131
	408-0142
	м3
	131

	06-01-082-09
	408-9040
	м3
	129
	408-0142
	м3
	129

	06-01-082-10
	408-9040
	м3
	128
	408-0142
	м3
	128

	06-01-082-11
	408-9040
	м3
	126
	408-0142
	м3
	126

	06-01-082-12
	408-9040
	м3
	123
	408-0142
	м3
	123

	06-01-082-13
	408-9040
	м3
	119
	408-0142
	м3
	119

	06-01-082-14
	408-9040
	м3
	107
	408-0142
	м3
	107

	06-01-082-15
	408-9040
	м3
	125
	408-0142
	м3
	125

	06-01-082-16
	408-9040
	м3
	124
	408-0142
	м3
	124

	06-01-082-17
	408-9040
	м3
	121
	408-0142
	м3
	121

	06-01-082-18
	408-9040
	м3
	121
	408-0142
	м3
	121

	06-01-082-19
	408-9040
	м3
	116
	408-0142
	м3
	116

	06-01-082-20
	408-9040
	м3
	112
	408-0142
	м3
	112

	06-01-083-01
	408-9040
	м3
	78
	408-0151
	м3
	78

	06-01-083-02
	408-9040
	м3
	86
	408-0151
	м3
	86

	06-01-083-03
	408-9040
	м3
	90
	408-0151
	м3
	90

	06-01-083-04
	408-9040
	м3
	68
	408-0151
	м3
	68

	06-01-083-05
	408-9040
	м3
	98
	408-0151
	м3
	98

	06-01-083-06
	408-9040
	м3
	111
	408-0151
	м3
	111

	06-01-083-07
	408-9040
	м3
	110
	408-0151
	м3
	110

	06-01-083-08
	408-9040
	м3
	114
	408-0151
	м3
	114

	06-01-083-09
	408-9040
	м3
	120
	408-0151
	м3
	120

	06-01-083-10
	408-9040
	м3
	100
	408-0151
	м3
	100

	06-01-084-01
	406-9101
	м3
	119
	406-0034
	м3
	119

	06-01-084-02
	406-9101
	м3
	119
	406-0034
	м3
	119

	06-01-091-01
	401-9021
	м3
	П
	401-9022
	м3
	П

	06-01-091-02
	401-9021
	м3
	П
	401-9022
	м3
	П

	06-01-091-03
	401-9021
	м3
	П
	401-9022
	м3
	П

	06-01-091-04
	401-9021
	м3
	П
	401-9022
	м3
	П

	06-01-091-05
	401-9021
	м3
	П
	401-9022
	м3
	П

	06-01-091-06
	401-9021
	м3
	П
	401-9022
	м3
	П

	06-01-091-07
	401-9021
	м3
	П
	401-9022
	м3
	П

	06-01-091-08
	401-9021
	м3
	П
	401-9022
	м3
	П

	06-01-092-01
	204-9001
	т
	1
	204-0066
	т
	1

	06-01-092-02
	204-9001
	т
	1
	204-0066
	т
	1

	06-01-092-03
	204-9001
	т
	1
	204-0066
	т
	1

	06-01-092-04
	204-9001
	т
	1
	204-0066
	т
	1

	06-01-092-05
	204-9001
	т
	1
	204-0066
	т
	1

	06-01-092-06
	204-9001
	т
	1
	204-0066
	т
	1

	06-01-092-07
	204-9001
	т
	1
	204-0066
	т
	1

	06-01-092-08
	204-9001
	т
	1
	204-0066
	т
	1

	06-01-092-09
	204-9001
	т
	1
	204-0066
	т
	1

	06-01-092-10
	204-9001
	т
	1
	204-0066
	т
	1

	06-01-092-11
	204-9001
	т
	1
	204-0066
	т
	1

	06-01-092-12
	204-9001
	т
	1
	204-0066
	т
	1

	06-01-097-01
	204-9001
	т
	1
	204-0100
	т
	1

	06-01-098-01
	204-9180
	т
	0,007
	204-0064
	т
	0,007

	06-01-098-02
	204-9180
	т
	0,007
	204-0064
	т
	0,007

	06-01-098-03
	204-9180
	т
	0,007
	204-0064
	т
	0,007

	06-01-098-04
	204-9180
	т
	0,007
	204-0064
	т
	0,007

	06-01-098-05
	204-9180
	т
	0,007
	204-0064
	т
	0,007

	06-01-098-06
	204-9180
	т
	0,007
	204-0064
	т
	0,007

	06-01-098-07
	204-9180
	т
	0,007
	204-0064
	т
	0,007

	06-01-098-08
	204-9180
	т
	0,007
	204-0064
	т
	0,007

	06-01-098-09
	204-9180
	т
	0,007
	204-0064
	т
	0,007

	06-01-098-10
	204-9180
	т
	0,007
	204-0064
	т
	0,007

	06-01-098-11
	204-9180
	т
	0,007
	204-0064
	т
	0,007

	06-01-098-12
	204-9180
	т
	0,007
	204-0064
	т
	0,007

	06-01-104-01
	204-9001
	т
	1
	204-0100
	т
	1

	06-01-107-01
	101-9868
	м2
	33,33
	101-3980
	м2
	33,33

	
	204-9001
	т
	25,1
	204-0100
	т
	25,1

	
	401-9022
	м3
	101,5
	401-0046
	м3
	101,5

	06-01-107-02
	101-9868
	м2
	33,33
	101-3980
	м2
	33,33

	
	204-9001
	т
	25,1
	204-0100
	т
	25,1

	
	401-9022
	м3
	101,5
	401-0046
	м3
	101,5

	06-01-107-03
	101-9868
	м2
	33,33
	101-3980
	м2
	33,33

	
	204-9001
	т
	12,8
	204-0100
	т
	12,8

	
	401-9022
	м3
	101,5
	401-0046
	м3
	101,5

	06-01-108-01
	101-9868
	м2
	58,48
	101-3980
	м2
	58,48

	
	204-9001
	т
	8,5
	204-0100
	т
	8,5

	
	401-9022
	м3
	101,5
	401-0046
	м3
	101,5

	06-01-108-02
	101-9868
	м2
	49,02
	101-3980
	м2
	49,02

	
	204-9001
	т
	13,6
	204-0100
	т
	13,6

	
	401-9022
	м3
	101,5
	401-0046
	м3
	101,5

	06-01-108-03
	101-9868
	м2
	15,68
	101-3980
	м2
	15,68

	
	204-9001
	т
	8,6
	204-0100
	т
	8,6

	
	401-9022
	м3
	101,5
	401-0046
	м3
	101,5

	06-01-108-04
	101-9868
	м2
	175,44
	101-3980
	м2
	175,44

	
	204-9001
	т
	8,5
	204-0100
	т
	8,5

	
	401-9022
	м3
	102
	401-0046
	м3
	102

	06-01-108-05
	101-9868
	м2
	147,06
	101-3980
	м2
	147,06

	
	204-9001
	т
	13,6
	204-0100
	т
	13,6

	
	401-9022
	м3
	102
	401-0046
	м3
	102

	06-01-108-06
	101-9868
	м2
	47,04
	101-3980
	м2
	47,04

	
	204-9001
	т
	8,6
	204-0100
	т
	8,6

	
	401-9022
	м3
	102
	401-0046
	м3
	102

	06-01-108-07
	101-9868
	м2
	22,4
	101-3980
	м2
	22,4

	
	104-9281
	м3
	0,15
	104-0103
	м3
	0,15

	
	204-9001
	т
	11,6
	204-0100
	т
	11,6

	
	401-9022
	м3
	102
	401-0046
	м3
	102

	06-01-108-08
	101-9868
	м2
	67,2
	101-3980
	м2
	67,2

	
	104-9281
	м3
	0,15
	104-0103
	м3
	0,15

	
	204-9001
	т
	11,6
	204-0100
	т
	11,6

	
	401-9022
	м3
	102
	401-0046
	м3
	102

	06-01-108-09
	101-9868
	м2
	67,2
	101-3980
	м2
	67,2

	
	104-9281
	м3
	0,15
	104-0103
	м3
	0,15

	
	204-9001
	т
	11,6
	204-0100
	т
	11,6

	
	401-9022
	м3
	102
	401-0046
	м3
	102

	06-01-108-10
	101-9662
	т
	0,0003
	101-1929
	т
	0,0003

	
	101-9868
	м2
	33,61
	101-3980
	м2
	33,61

	
	104-9281
	м3
	0,15
	104-0103
	м3
	0,15

	
	204-9001
	т
	11,6
	204-0100
	т
	11,6

	
	401-9022
	м3
	102
	401-0046
	м3
	102

	06-01-109-01
	101-9868
	м2
	42,22
	101-3980
	м2
	42,22

	
	204-9001
	т
	31
	204-0100
	т
	31

	
	401-9022
	м3
	101,5
	401-0046
	м3
	101,5

	06-01-109-02
	101-9868
	м2
	25,31
	101-3980
	м2
	25,31

	
	204-9001
	т
	31
	204-0100
	т
	31

	
	401-9022
	м3
	101,5
	401-0046
	м3
	101,5

	06-01-109-03
	101-9868
	м2
	14,55
	101-3980
	м2
	14,55

	
	204-9001
	т
	31
	204-0100
	т
	31

	
	401-9022
	м3
	101,5
	401-0046
	м3
	101,5

	06-01-109-04
	101-9868
	м2
	53,33
	101-3980
	м2
	53,33

	
	204-9001
	т
	31
	204-0100
	т
	31

	
	401-9022
	м3
	101,5
	401-0046
	м3
	101,5

	06-01-109-05
	101-9868
	м2
	30,07
	101-3980
	м2
	30,07

	
	204-9001
	т
	31
	204-0100
	т
	31

	
	401-9022
	м3
	101,5
	401-0046
	м3
	101,5

	06-01-109-06
	101-9868
	м2
	17,58
	101-3980
	м2
	17,58

	
	204-9001
	т
	31
	204-0100
	т
	31

	
	401-9022
	м3
	101,5
	401-0046
	м3
	101,5

	06-01-109-07
	101-9868
	м2
	75,93
	101-3980
	м2
	75,93

	
	204-9001
	т
	31
	204-0100
	т
	31

	
	401-9022
	м3
	101,5
	401-0046
	м3
	101,5

	06-01-109-08
	101-9868
	м2
	43,65
	101-3980
	м2
	43,65

	
	204-9001
	т
	31
	204-0100
	т
	31

	
	401-9022
	м3
	101,5
	401-0046
	м3
	101,5

	06-01-109-09
	101-9868
	м2
	52,74
	101-3980
	м2
	52,74

	
	204-9001
	т
	31
	204-0100
	т
	31

	
	401-9022
	м3
	101,5
	401-0046
	м3
	101,5

	06-01-109-10
	101-9868
	м2
	30,08
	101-3980
	м2
	30,08

	
	204-9001
	т
	31
	204-0100
	т
	31

	
	401-9022
	м3
	101,5
	401-0046
	м3
	101,5

	06-01-109-11
	101-9868
	м2
	17,58
	101-3980
	м2
	17,58

	
	204-9001
	т
	31
	204-0100
	т
	31

	
	401-9022
	м3
	101,5
	401-0046
	м3
	101,5

	06-01-109-12
	101-9868
	м2
	34,83
	101-3980
	м2
	34,83

	
	204-9001
	т
	31
	204-0100
	т
	31

	
	401-9022
	м3
	101,5
	401-0046
	м3
	101,5

	06-01-109-13
	101-9868
	м2
	20,61
	101-3980
	м2
	20,61

	
	204-9001
	т
	31
	204-0100
	т
	31

	
	401-9022
	м3
	101,5
	401-0046
	м3
	101,5

	06-01-110-01
	101-9868
	м2
	55,56
	101-3980
	м2
	55,56

	
	204-9001
	т
	10,7
	204-0100
	т
	10,7

	
	401-9022
	м3
	101,5
	401-0046
	м3
	101,5

	06-01-110-02
	101-9868
	м2
	83,33
	101-3980
	м2
	83,33

	
	204-9001
	т
	10,7
	204-0100
	т
	10,7

	
	401-9022
	м3
	101,5
	401-0046
	м3
	101,5

	06-01-110-03
	101-9868
	м2
	166,67
	101-3980
	м2
	166,67

	
	204-9001
	т
	11,3
	204-0100
	т
	11,3

	
	401-9022
	м3
	101,5
	401-0046
	м3
	101,5

	06-01-110-04
	101-9868
	м2
	250
	101-3980
	м2
	250

	
	204-9001
	т
	11,3
	204-0100
	т
	11,3

	
	401-9022
	м3
	101,5
	401-0046
	м3
	101,5

	06-01-110-05
	101-9868
	м2
	79,61
	101-3980
	м2
	79,61

	
	204-9001
	т
	10,7
	204-0100
	т
	10,7

	
	401-9022
	м3
	101,5
	401-0046
	м3
	101,5

	06-01-110-06
	101-9868
	м2
	238,83
	101-3980
	м2
	238,83

	
	204-9001
	т
	11,3
	204-0100
	т
	11,3

	
	401-9022
	м3
	101,5
	401-0046
	м3
	101,5

	06-01-111-01
	101-9868
	м2
	29,2
	101-3980
	м2
	29,2

	
	204-9001
	т
	15,7
	204-0100
	т
	15,7

	
	401-9022
	м3
	101,5
	401-0046
	м3
	101,5

	06-01-111-02
	101-9868
	м2
	87,6
	101-3980
	м2
	87,6

	
	204-9001
	т
	15,7
	204-0100
	т
	15,7

	
	401-9022
	м3
	101,5
	401-0046
	м3
	101,5


Бетонные и железобетонные конструкции сборные.

Приложение 7.1

Коэффициенты к расценкам, учитывающие условия применения ТЕР части 7

	Условия применения
	Номер таблиц (ТЕР)
	Коэффициенты

	
	
	к затратам труда и к оплате труда рабочих-строителей
	к стоимости эксплуатации машин
	к стоимости материалов

	1
	2
	3
	4
	5

	При производстве работ:
	
	
	
	

	1. На одноэтажных производственных зданиях высотой свыше 35 м
	7-01-019, 7-01-022,

7-01-027, 7-01-028,

7-01-034
	1,15
	1,15
	-

	2. На многоэтажных производственных зданиях высотой свыше 57 м
	7-01-014, 7-01-020,

7-01-021, 7-01-029,

7-01-035, 7-01-047
	1,2
	1,2
	-

	3. На жилых и общественных зданиях и административно-бытовых зданиях промышленных предприятий высотой свыше 40 м
	7-05-001, 7-05-004,

7-05-007, 7-05-011,

7-05-014,

7-05-021÷7-05-023, 7-05-045, 7-05-046
	1,16
	1,16
	-

	4. При установке двойных крупнопанельных перегородок
	7-05-024
	2
	2
	2

	5. При утеплении стыков прокладками в два ряда
	7-05-039 (01)
	2
	2
	2

	6. При устройстве двухстороннего дренажа
	7-06-003
	2
	2
	2


Приложение 7.2 
ТАБЛИЦА ЗАМЕНЫ РЕСУРСОВ

	Номера

расценок
	Ресурсы по ГЭСН
	Ресурсы по ТЕР

	
	код
	ед. изм.
	расход
	код
	ед. изм.
	расход

	07-01-001-01
	408-9040
	м3
	9,6
	408-0122
	м3
	9,6

	07-01-001-02
	408-9040
	м3
	22
	408-0122
	м3
	22

	07-01-001-03
	408-9040
	м3
	33,4
	408-0122
	м3
	33,4

	07-01-001-04
	408-9040
	м3
	39,5
	408-0122
	м3
	39,5

	07-01-001-05
	408-9040
	м3
	22
	408-0122
	м3
	22

	07-01-001-06
	408-9040
	м3
	33,4
	408-0122
	м3
	33,4

	07-01-001-07
	408-9040
	м3
	39,5
	408-0122
	м3
	39,5

	07-01-001-08
	408-9040
	м3
	9,6
	408-0122
	м3
	9,6

	07-01-001-09
	408-9040
	м3
	22
	408-0122
	м3
	22

	07-01-001-10
	408-9040
	м3
	33,4
	408-0122
	м3
	33,4

	07-01-001-11
	408-9040
	м3
	39,5
	408-0122
	м3
	39,5

	07-01-001-12
	408-9040
	м3
	22
	408-0122
	м3
	22

	07-01-001-13
	408-9040
	м3
	33,4
	408-0122
	м3
	33,4

	07-01-001-14
	408-9040
	м3
	39,5
	408-0122
	м3
	39,5

	07-01-001-15
	401-9021
	м3
	3,05
	401-0086
	м3
	3,05

	07-01-001-16
	401-9021
	м3
	2,84
	401-0086
	м3
	2,84

	07-01-006-01
	401-9021
	м3
	1,73
	401-0086
	м3
	1,73

	07-01-006-02
	401-9021
	м3
	1,73
	401-0086
	м3
	1,73

	07-01-006-03
	401-9021
	м3
	2,62
	401-0086
	м3
	2,62

	07-01-006-04
	401-9021
	м3
	15,7
	401-0086
	м3
	15,7

	07-01-006-05
	401-9021
	м3
	15,7
	401-0086
	м3
	15,7

	07-01-006-06
	401-9021
	м3
	21
	401-0086
	м3
	21

	07-01-006-07
	401-9021
	м3
	21
	401-0086
	м3
	21

	07-01-006-08
	401-9021
	м3
	21,9
	401-0086
	м3
	21,9

	07-01-006-09
	401-9021
	м3
	21,9
	401-0086
	м3
	21,9

	07-01-006-10
	401-9021
	м3
	30,3
	401-0086
	м3
	30,3

	07-01-006-11
	401-9021
	м3
	30,3
	401-0086
	м3
	30,3

	07-01-007-01
	204-9120
	т
	0,18
	204-0074
	т
	0,18

	
	204-9184
	т
	0,28
	204-0084
	т
	0,28

	
	401-9021
	м3
	6,09
	401-0088
	м3
	6,09

	07-01-007-02
	401-9021
	м3
	1,02
	401-0088
	м3
	1,02

	07-01-011-01
	401-9021
	м3
	6,6
	401-0088
	м3
	6,6

	07-01-011-02
	401-9021
	м3
	8,6
	401-0088
	м3
	8,6

	07-01-011-03
	401-9021
	м3
	8,6
	401-0088
	м3
	8,6

	07-01-011-04
	401-9021
	м3
	9,7
	401-0088
	м3
	9,7

	07-01-011-05
	401-9021
	м3
	9,7
	401-0088
	м3
	9,7

	07-01-011-06
	401-9021
	м3
	10,8
	401-0088
	м3
	10,8

	07-01-011-07
	401-9021
	м3
	10,8
	401-0088
	м3
	10,8

	07-01-011-08
	401-9021
	м3
	8
	401-0088
	м3
	8

	07-01-011-09
	401-9021
	м3
	10,5
	401-0088
	м3
	10,5

	07-01-011-10
	401-9021
	м3
	11,8
	401-0088
	м3
	11,8

	07-01-011-11
	401-9021
	м3
	12,6
	401-0088
	м3
	12,6

	07-01-011-12
	401-9021
	м3
	13,8
	401-0088
	м3
	13,8

	07-01-011-13
	401-9021
	м3
	14,8
	401-0088
	м3
	14,8

	07-01-011-14
	401-9021
	м3
	17,2
	401-0088
	м3
	17,2

	07-01-011-15
	401-9021
	м3
	18
	401-0088
	м3
	18

	07-01-011-16
	401-9021
	м3
	18,7
	401-0088
	м3
	18,7

	07-01-011-17
	401-9021
	м3
	13,4
	401-0088
	м3
	13,4

	07-01-011-18
	401-9021
	м3
	13,4
	401-0088
	м3
	13,4

	07-01-011-19
	401-9021
	м3
	13,4
	401-0088
	м3
	13,4

	07-01-011-20
	401-9021
	м3
	15
	401-0088
	м3
	15

	07-01-011-21
	401-9021
	м3
	16,1
	401-0088
	м3
	16,1

	07-01-011-22
	401-9021
	м3
	18
	401-0088
	м3
	18

	07-01-011-23
	401-9021
	м3
	20,7
	401-0088
	м3
	20,7

	07-01-011-24
	401-9021
	м3
	21,6
	401-0088
	м3
	21,6

	07-01-012-01
	401-9021
	м3
	36,2
	401-0088
	м3
	36,2

	07-01-012-02
	401-9021
	м3
	36,2
	401-0088
	м3
	36,2

	07-01-012-03
	401-9021
	м3
	58,1
	401-0088
	м3
	58,1

	07-01-012-04
	401-9021
	м3
	58,1
	401-0088
	м3
	58,1

	07-01-012-05
	401-9021
	м3
	56
	401-0088
	м3
	56

	07-01-012-06
	401-9021
	м3
	57,8
	401-0088
	м3
	57,8

	07-01-012-07
	401-9021
	м3
	72,9
	401-0088
	м3
	72,9

	07-01-012-08
	401-9021
	м3
	82,6
	401-0088
	м3
	82,6

	07-01-012-09
	401-9021
	м3
	82,6
	401-0088
	м3
	82,6

	07-01-012-10
	401-9021
	м3
	131
	401-0088
	м3
	131

	07-01-012-11
	401-9021
	м3
	131
	401-0088
	м3
	131

	07-01-012-12
	401-9021
	м3
	57
	401-0088
	м3
	57

	07-01-012-13
	401-9021
	м3
	95
	401-0088
	м3
	95

	07-01-013-01
	101-9183
	т
	0,197
	101-3904
	т
	0,197

	
	401-9021
	м3
	68
	401-0088
	м3
	68

	07-01-013-02
	101-9183
	т
	0,197
	101-3904
	т
	0,197

	
	401-9021
	м3
	76
	401-0088
	м3
	76

	07-01-013-03
	101-9183
	т
	0,197
	101-3904
	т
	0,197

	
	401-9021
	м3
	109
	401-0088
	м3
	109

	07-01-013-04
	101-9183
	т
	0,197
	101-3904
	т
	0,197

	
	401-9021
	м3
	133
	401-0088
	м3
	133

	07-01-013-05
	101-9183
	т
	0,197
	101-3904
	т
	0,197

	
	401-9021
	м3
	146
	401-0088
	м3
	146

	07-01-014-01
	101-9851
	т
	0,01
	101-0409
	т
	0,01

	
	204-9184
	т
	0,18
	204-0084
	т
	0,18

	
	401-9021
	м3
	3,63
	401-0088
	м3
	3,63

	07-01-014-02
	101-9851
	т
	0,01
	101-0409
	т
	0,01

	
	204-9184
	т
	0,2
	204-0084
	т
	0,2

	
	401-9021
	м3
	4,18
	401-0088
	м3
	4,18

	07-01-014-03
	101-9851
	т
	0,0112
	101-0409
	т
	0,0112

	
	204-9184
	т
	0,21
	204-0084
	т
	0,21

	
	401-9021
	м3
	4,32
	401-0088
	м3
	4,32

	07-01-014-04
	101-9851
	т
	0,0097
	101-0409
	т
	0,0097

	
	401-9021
	м3
	22
	401-0088
	м3
	22

	07-01-014-05
	101-9851
	т
	0,0102
	101-0409
	т
	0,0102

	
	401-9021
	м3
	22
	401-0088
	м3
	22

	07-01-014-06
	101-9851
	т
	0,0102
	101-0409
	т
	0,0102

	
	204-9184
	т
	0,18
	204-0084
	т
	0,18

	
	401-9021
	м3
	3,63
	401-0088
	м3
	3,63

	07-01-014-07
	101-9851
	т
	0,0112
	101-0409
	т
	0,0112

	
	204-9184
	т
	0,2
	204-0084
	т
	0,2

	
	401-9021
	м3
	4,18
	401-0088
	м3
	4,18

	07-01-014-08
	101-9851
	т
	0,0112
	101-0409
	т
	0,0112

	
	204-9184
	т
	0,21
	204-0084
	т
	0,21

	
	401-9021
	м3
	4,32
	401-0088
	м3
	4,32

	07-01-014-09
	101-9851
	т
	0,0112
	101-0409
	т
	0,0112

	
	204-9184
	т
	0,21
	204-0084
	т
	0,21

	
	401-9021
	м3
	4,32
	401-0088
	м3
	4,32

	07-01-014-10
	101-9851
	т
	0,0112
	101-0409
	т
	0,0112

	
	401-9021
	м3
	22
	401-0088
	м3
	22

	07-01-014-11
	101-9851
	т
	0,0112
	101-0409
	т
	0,0112

	
	401-9021
	м3
	22
	401-0088
	м3
	22

	07-01-014-12
	101-9851
	т
	0,0112
	101-0409
	т
	0,0112

	
	204-9184
	т
	0,18
	204-0084
	т
	0,18

	
	401-9021
	м3
	3,63
	401-0088
	м3
	3,63

	07-01-014-13
	101-9851
	т
	0,0112
	101-0409
	т
	0,0112

	
	204-9184
	т
	0,2
	204-0084
	т
	0,2

	
	401-9021
	м3
	4,18
	401-0088
	м3
	4,18

	07-01-014-14
	101-9851
	т
	0,0112
	101-0409
	т
	0,0112

	
	204-9184
	т
	0,21
	204-0084
	т
	0,21

	
	401-9021
	м3
	4,32
	401-0088
	м3
	4,32

	07-01-014-15
	101-9851
	т
	0,0112
	101-0409
	т
	0,0112

	
	204-9184
	т
	0,21
	204-0084
	т
	0,21

	
	401-9021
	м3
	4,32
	401-0088
	м3
	4,32

	07-01-014-16
	101-9851
	т
	0,0112
	101-0409
	т
	0,0112

	
	401-9021
	м3
	22
	401-0088
	м3
	22

	07-01-014-17
	101-9851
	т
	0,0112
	101-0409
	т
	0,0112

	
	401-9021
	м3
	22
	401-0088
	м3
	22

	07-01-019-01
	101-9851
	т
	0,005
	101-0409
	т
	0,005

	
	401-9021
	м3
	0,7
	401-0086
	м3
	0,7

	07-01-019-02
	101-9851
	т
	0,005
	101-0409
	т
	0,005

	
	401-9021
	м3
	0,7
	401-0086
	м3
	0,7

	07-01-019-03
	101-9851
	т
	0,005
	101-0409
	т
	0,005

	
	401-9021
	м3
	0,7
	401-0086
	м3
	0,7

	07-01-019-04
	101-9851
	т
	0,0054
	101-0409
	т
	0,0054

	
	401-9021
	м3
	1,4
	401-0086
	м3
	1,4

	07-01-019-05
	101-9851
	т
	0,0054
	101-0409
	т
	0,0054

	
	401-9021
	м3
	1,4
	401-0086
	м3
	1,4

	07-01-019-06
	101-9851
	т
	0,006
	101-0409
	т
	0,006

	
	401-9021
	м3
	1,9
	401-0086
	м3
	1,9

	07-01-019-07
	101-9851
	т
	0,006
	101-0409
	т
	0,006

	
	401-9021
	м3
	1,9
	401-0086
	м3
	1,9

	07-01-019-08
	101-9851
	т
	0,0063
	101-0409
	т
	0,0063

	
	401-9021
	м3
	2,9
	401-0086
	м3
	2,9

	07-01-019-09
	101-9851
	т
	0,0063
	101-0409
	т
	0,0063

	
	401-9021
	м3
	2,9
	401-0086
	м3
	2,9

	07-01-019-10
	101-9851
	т
	0,005
	101-0409
	т
	0,005

	07-01-019-11
	101-9851
	т
	0,005
	101-0409
	т
	0,005

	07-01-019-12
	101-9851
	т
	0,005
	101-0409
	т
	0,005

	07-01-019-13
	101-9851
	т
	0,005
	101-0409
	т
	0,005

	07-01-019-14
	101-9851
	т
	0,005
	101-0409
	т
	0,005

	07-01-019-15
	101-9851
	т
	0,005
	101-0409
	т
	0,005

	07-01-019-16
	101-9851
	т
	0,002
	101-0409
	т
	0,002

	
	401-9021
	м3
	0,74
	401-0086
	м3
	0,74

	07-01-019-17
	101-9851
	т
	0,002
	101-0409
	т
	0,002

	
	401-9021
	м3
	0,74
	401-0086
	м3
	0,74

	07-01-019-18
	101-9851
	т
	0,002
	101-0409
	т
	0,002

	
	401-9021
	м3
	0,74
	401-0086
	м3
	0,74

	07-01-020-01
	101-9183
	т
	0,441
	101-3904
	т
	0,441

	
	101-9851
	т
	0,003
	101-0409
	т
	0,003

	
	401-9021
	м3
	6,32
	401-0086
	м3
	6,32

	07-01-020-02
	101-9183
	т
	0,449
	101-3904
	т
	0,449

	
	101-9851
	т
	0,0035
	101-0409
	т
	0,0035

	
	401-9021
	м3
	9,25
	401-0086
	м3
	9,25

	07-01-020-03
	101-9183
	т
	0,72
	101-3904
	т
	0,72

	
	101-9851
	т
	0,0035
	101-0409
	т
	0,0035

	
	401-9021
	м3
	9,6
	401-0086
	м3
	9,6

	07-01-020-04
	101-9183
	т
	1,05
	101-3904
	т
	1,05

	
	101-9851
	т
	0,0035
	101-0409
	т
	0,0035

	
	401-9021
	м3
	13,3
	401-0086
	м3
	13,3

	07-01-020-05
	101-9851
	т
	0,003
	101-0409
	т
	0,003

	
	401-9021
	м3
	0,59
	401-0086
	м3
	0,59

	07-01-020-06
	101-9851
	т
	0,003
	101-0409
	т
	0,003

	
	401-9021
	м3
	0,66
	401-0086
	м3
	0,66

	07-01-020-08
	101-9183
	т
	0,441
	101-3904
	т
	0,441

	
	101-9851
	т
	0,0035
	101-0409
	т
	0,0035

	
	401-9021
	м3
	6,32
	401-0086
	м3
	6,32

	07-01-020-09
	101-9183
	т
	0,449
	101-3904
	т
	0,449

	
	101-9851
	т
	0,0035
	101-0409
	т
	0,0035

	
	401-9021
	м3
	9,25
	401-0086
	м3
	9,25

	07-01-020-10
	101-9183
	т
	0,72
	101-3904
	т
	0,72

	
	101-9851
	т
	0,0035
	101-0409
	т
	0,0035

	
	401-9021
	м3
	9,6
	401-0086
	м3
	9,6

	07-01-020-11
	101-9183
	т
	1,05
	101-3904
	т
	1,05

	
	101-9851
	т
	0,0035
	101-0409
	т
	0,0035

	
	401-9021
	м3
	13,3
	401-0086
	м3
	13,3

	07-01-020-12
	101-9851
	т
	0,003
	101-0409
	т
	0,003

	
	401-9021
	м3
	0,61
	401-0086
	м3
	0,61

	07-01-020-13
	101-9851
	т
	0,003
	101-0409
	т
	0,003

	
	401-9021
	м3
	0,66
	401-0086
	м3
	0,66

	07-01-020-14
	101-9851
	т
	0,0033
	101-0409
	т
	0,0033

	07-01-020-15
	101-9183
	т
	0,441
	101-3904
	т
	0,441

	
	101-9851
	т
	0,0035
	101-0409
	т
	0,0035

	
	401-9021
	м3
	6,32
	401-0086
	м3
	6,32

	07-01-020-16
	101-9183
	т
	0,449
	101-3904
	т
	0,449

	
	101-9851
	т
	0,0035
	101-0409
	т
	0,0035

	
	401-9021
	м3
	9,25
	401-0086
	м3
	9,25

	07-01-020-17
	101-9183
	т
	0,72
	101-3904
	т
	0,72

	
	101-9851
	т
	0,0035
	101-0409
	т
	0,0035

	
	401-9021
	м3
	9,6
	401-0086
	м3
	9,6

	07-01-020-18
	101-9183
	т
	1,05
	101-3904
	т
	1,05

	
	101-9851
	т
	0,0035
	101-0409
	т
	0,0035

	
	401-9021
	м3
	13,3
	401-0086
	м3
	13,3

	07-01-020-19
	101-9851
	т
	0,003
	101-0409
	т
	0,003

	
	401-9021
	м3
	0,61
	401-0086
	м3
	0,61

	07-01-020-20
	101-9851
	т
	0,003
	101-0409
	т
	0,003

	
	401-9021
	м3
	0,66
	401-0086
	м3
	0,66

	07-01-020-21
	101-9851
	т
	0,0033
	101-0409
	т
	0,0033

	07-01-022-01
	101-9851
	т
	0,0033
	101-0409
	т
	0,0033

	07-01-022-02
	101-9851
	т
	0,0033
	101-0409
	т
	0,0033

	07-01-022-03
	101-9851
	т
	0,0035
	101-0409
	т
	0,0035

	07-01-022-04
	101-9851
	т
	0,0035
	101-0409
	т
	0,0035

	07-01-022-05
	101-9851
	т
	0,004
	101-0409
	т
	0,004

	07-01-022-06
	101-9851
	т
	0,004
	101-0409
	т
	0,004

	07-01-022-07
	101-9851
	т
	0,004
	101-0409
	т
	0,004

	07-01-022-08
	101-9851
	т
	0,004
	101-0409
	т
	0,004

	07-01-022-09
	101-9851
	т
	0,004
	101-0409
	т
	0,004

	07-01-022-10
	101-9851
	т
	0,004
	101-0409
	т
	0,004

	07-01-022-11
	101-9851
	т
	0,004
	101-0409
	т
	0,004

	07-01-022-12
	101-9851
	т
	0,004
	101-0409
	т
	0,004

	07-01-022-13
	101-9851
	т
	0,004
	101-0409
	т
	0,004

	07-01-022-14
	101-9851
	т
	0,004
	101-0409
	т
	0,004

	07-01-022-15
	101-9851
	т
	0,004
	101-0409
	т
	0,004

	07-01-022-16
	101-9851
	т
	0,004
	101-0409
	т
	0,004

	07-01-022-17
	101-9851
	т
	0,004
	101-0409
	т
	0,004

	07-01-022-18
	101-9851
	т
	0,004
	101-0409
	т
	0,004

	07-01-022-19
	101-9851
	т
	0,004
	101-0409
	т
	0,004

	07-01-022-20
	101-9851
	т
	0,004
	101-0409
	т
	0,004

	07-01-022-21
	101-9851
	т
	0,004
	101-0409
	т
	0,004

	07-01-022-22
	101-9851
	т
	0,004
	101-0409
	т
	0,004

	07-01-022-23
	101-9851
	т
	0,0043
	101-0409
	т
	0,0043

	07-01-022-24
	101-9851
	т
	0,0043
	101-0409
	т
	0,0043

	07-01-022-25
	101-9851
	т
	0,004
	101-0409
	т
	0,004

	07-01-022-26
	101-9851
	т
	0,004
	101-0409
	т
	0,004

	07-01-022-27
	101-9851
	т
	0,0043
	101-0409
	т
	0,0043

	07-01-022-28
	101-9851
	т
	0,0043
	101-0409
	т
	0,0043

	07-01-022-29
	101-9851
	т
	0,0043
	101-0409
	т
	0,0043

	07-01-022-30
	101-9851
	т
	0,0043
	101-0409
	т
	0,0043

	07-01-022-31
	101-9851
	т
	0,0045
	101-0409
	т
	0,0045

	07-01-022-32
	101-9851
	т
	0,0045
	101-0409
	т
	0,0045

	07-01-022-33
	101-9851
	т
	0,0035
	101-0409
	т
	0,0035

	07-01-022-34
	101-9851
	т
	0,0035
	101-0409
	т
	0,0035

	07-01-022-35
	101-9851
	т
	0,004
	101-0409
	т
	0,004

	07-01-022-36
	101-9851
	т
	0,004
	101-0409
	т
	0,004

	07-01-022-37
	101-9851
	т
	0,0043
	101-0409
	т
	0,0043

	07-01-022-38
	101-9851
	т
	0,0043
	101-0409
	т
	0,0043

	07-01-027-01
	101-9851
	т
	0,01
	101-0409
	т
	0,01

	
	401-9021
	м3
	6,6
	401-0085
	м3
	6,6

	07-01-027-02
	101-9851
	т
	0,01
	101-0409
	т
	0,01

	
	401-9021
	м3
	6,6
	401-0085
	м3
	6,6

	07-01-027-03
	101-9851
	т
	0,01
	101-0409
	т
	0,01

	
	401-9021
	м3
	6,6
	401-0085
	м3
	6,6

	07-01-027-04
	101-9851
	т
	0,01
	101-0409
	т
	0,01

	
	401-9021
	м3
	6,6
	401-0085
	м3
	6,6

	07-01-027-05
	101-9851
	т
	0,01
	101-0409
	т
	0,01

	
	401-9021
	м3
	6,6
	401-0085
	м3
	6,6

	07-01-027-06
	101-9851
	т
	0,01
	101-0409
	т
	0,01

	
	401-9021
	м3
	6,6
	401-0085
	м3
	6,6

	07-01-027-07
	101-9851
	т
	0,01
	101-0409
	т
	0,01

	
	401-9021
	м3
	8,5
	401-0085
	м3
	8,5

	07-01-027-08
	101-9851
	т
	0,01
	101-0409
	т
	0,01

	
	401-9021
	м3
	8,5
	401-0085
	м3
	8,5

	07-01-027-09
	101-9851
	т
	0,01
	101-0409
	т
	0,01

	
	401-9021
	м3
	8,5
	401-0085
	м3
	8,5

	07-01-027-10
	101-9851
	т
	0,01
	101-0409
	т
	0,01

	
	401-9021
	м3
	8,5
	401-0085
	м3
	8,5

	07-01-027-11
	101-9851
	т
	0,01
	101-0409
	т
	0,01

	
	401-9021
	м3
	8,5
	401-0085
	м3
	8,5

	07-01-027-12
	101-9851
	т
	0,01
	101-0409
	т
	0,01

	
	401-9021
	м3
	8,5
	401-0085
	м3
	8,5

	07-01-027-13
	101-9851
	т
	0,01
	101-0409
	т
	0,01

	
	401-9021
	м3
	13
	401-0086
	м3
	13

	07-01-027-14
	101-9851
	т
	0,01
	101-0409
	т
	0,01

	
	401-9021
	м3
	13
	401-0086
	м3
	13

	07-01-027-15
	101-9851
	т
	0,01
	101-0409
	т
	0,01

	
	401-9021
	м3
	13
	401-0086
	м3
	13

	07-01-027-16
	101-9851
	т
	0,01
	101-0409
	т
	0,01

	
	401-9021
	м3
	13
	401-0086
	м3
	13

	07-01-027-17
	101-9851
	т
	0,01
	101-0409
	т
	0,01

	
	401-9021
	м3
	19
	401-0086
	м3
	19

	07-01-027-18
	101-9851
	т
	0,01
	101-0409
	т
	0,01

	
	401-9021
	м3
	19
	401-0086
	м3
	19

	07-01-027-19
	101-9851
	т
	0,01
	101-0409
	т
	0,01

	
	401-9021
	м3
	19
	401-0086
	м3
	19

	07-01-027-20
	101-9851
	т
	0,01
	101-0409
	т
	0,01

	
	401-9021
	м3
	19
	401-0086
	м3
	19

	07-01-027-21
	101-9851
	т
	0,0087
	101-0409
	т
	0,0087

	
	401-9021
	м3
	25
	401-0088
	м3
	25

	07-01-027-22
	101-9851
	т
	0,0087
	101-0409
	т
	0,0087

	
	401-9021
	м3
	25
	401-0088
	м3
	25

	07-01-027-23
	101-9851
	т
	0,0087
	101-0409
	т
	0,0087

	
	401-9021
	м3
	10,3
	401-0088
	м3
	10,3

	07-01-027-24
	101-9851
	т
	0,0087
	101-0409
	т
	0,0087

	
	401-9021
	м3
	10,3
	401-0088
	м3
	10,3

	07-01-027-25
	101-9851
	т
	0,0087
	101-0409
	т
	0,0087

	
	401-9021
	м3
	10,3
	401-0088
	м3
	10,3

	07-01-028-11
	101-9851
	т
	0,0003
	101-0409
	т
	0,0003

	07-01-028-12
	101-9851
	т
	0,0003
	101-0409
	т
	0,0003

	07-01-029-01
	204-9004
	т
	0,06
	204-3893
	т
	0,06

	
	101-9851
	т
	0,005
	101-0409
	т
	0,005

	
	401-9021
	м3
	13
	401-0088
	м3
	13

	07-01-029-02
	101-9851
	т
	0,005
	101-0409
	т
	0,005

	
	401-9021
	м3
	13,5
	401-0088
	м3
	13,5

	07-01-029-03
	204-9004
	т
	0,04
	204-3893
	т
	0,04

	
	101-9851
	т
	0,0112
	101-0409
	т
	0,0112

	
	401-9021
	м3
	26,2
	401-0086
	м3
	26,2

	07-01-029-04
	204-9004
	т
	0,08
	204-3893
	т
	0,08

	
	101-9851
	т
	0,008
	101-0409
	т
	0,008

	
	401-9021
	м3
	34
	401-0086
	м3
	34

	07-01-029-05
	204-9004
	т
	0,15
	204-3893
	т
	0,15

	
	101-9851
	т
	0,007
	101-0409
	т
	0,007

	
	401-9021
	м3
	35,8
	401-0086
	м3
	35,8

	07-01-029-06
	204-9004
	т
	0,11
	204-3893
	т
	0,11

	
	101-9851
	т
	0,008
	101-0409
	т
	0,008

	
	401-9021
	м3
	23,3
	401-0086
	м3
	23,3

	07-01-029-07
	204-9004
	т
	0,19
	204-3893
	т
	0,19

	
	101-9851
	т
	0,007
	101-0409
	т
	0,007

	
	401-9021
	м3
	35,8
	401-0086
	м3
	35,8

	07-01-029-08
	204-9004
	т
	0,06
	204-3893
	т
	0,06

	
	101-9851
	т
	0,005
	101-0409
	т
	0,005

	
	401-9021
	м3
	13
	401-0088
	м3
	13

	07-01-029-09
	101-9851
	т
	0,005
	101-0409
	т
	0,005

	
	401-9021
	м3
	13,5
	401-0088
	м3
	13,5

	07-01-029-10
	204-9004
	т
	0,04
	204-3893
	т
	0,04

	
	101-9851
	т
	0,0112
	101-0409
	т
	0,0112

	
	401-9021
	м3
	26,2
	401-0086
	м3
	26,2

	07-01-029-11
	204-9004
	т
	0,08
	204-3893
	т
	0,08

	
	101-9851
	т
	0,008
	101-0409
	т
	0,008

	
	401-9021
	м3
	34
	401-0086
	м3
	34

	07-01-029-12
	204-9004
	т
	0,15
	204-3893
	т
	0,15

	
	101-9851
	т
	0,007
	101-0409
	т
	0,007

	
	401-9021
	м3
	35,8
	401-0088
	м3
	35,8

	07-01-029-13
	204-9004
	т
	0,11
	204-3893
	т
	0,11

	
	101-9851
	т
	0,008
	101-0409
	т
	0,008

	
	401-9021
	м3
	23,3
	401-0086
	м3
	23,3

	07-01-029-14
	204-9004
	т
	0,19
	204-3893
	т
	0,19

	
	101-9851
	т
	0,007
	101-0409
	т
	0,007

	
	401-9021
	м3
	35,8
	401-0086
	м3
	35,8

	07-01-029-15
	204-9004
	т
	0,06
	204-3893
	т
	0,06

	
	101-9851
	т
	0,005
	101-0409
	т
	0,005

	
	401-9021
	м3
	13
	401-0088
	м3
	13

	07-01-029-16
	101-9851
	т
	0,005
	101-0409
	т
	0,005

	
	401-9021
	м3
	13,5
	401-0088
	м3
	13,5

	07-01-029-17
	204-9004
	т
	0,04
	204-3893
	т
	0,04

	
	101-9851
	т
	0,0112
	101-0409
	т
	0,0112

	
	401-9021
	м3
	26,2
	401-0086
	м3
	26,2

	07-01-029-18
	204-9004
	т
	0,08
	204-3893
	т
	0,08

	
	101-9851
	т
	0,008
	101-0409
	т
	0,008

	
	401-9021
	м3
	34
	401-0086
	м3
	34

	07-01-029-19
	204-9004
	т
	0,15
	204-3893
	т
	0,15

	
	101-9851
	т
	0,007
	101-0409
	т
	0,007

	
	401-9021
	м3
	35,8
	401-0088
	м3
	35,8

	07-01-029-20
	204-9004
	т
	0,11
	204-3893
	т
	0,11

	
	101-9851
	т
	0,008
	101-0409
	т
	0,008

	
	401-9021
	м3
	23,3
	401-0086
	м3
	23,3

	07-01-029-21
	204-9004
	т
	0,19
	204-3893
	т
	0,19

	
	101-9851
	т
	0,007
	101-0409
	т
	0,007

	
	401-9021
	м3
	35,8
	401-0086
	м3
	35,8

	07-01-029-22
	204-9004
	т
	0,03
	204-3893
	т
	0,03

	
	101-9851
	т
	0,0106
	101-0409
	т
	0,0106

	
	401-9021
	м3
	29,8
	401-0086
	м3
	29,8

	07-01-029-23
	204-9004
	т
	0,1
	204-3893
	т
	0,1

	
	101-9851
	т
	0,0074
	101-0409
	т
	0,0074

	
	401-9021
	м3
	33,5
	401-0086
	м3
	33,5

	07-01-029-24
	101-9851
	т
	0,0058
	101-0409
	т
	0,0058

	
	401-9021
	м3
	9,8
	401-0086
	м3
	9,8

	07-01-029-25
	101-9851
	т
	0,003
	101-0409
	т
	0,003

	
	401-9021
	м3
	5,3
	401-0085
	м3
	5,3

	07-01-029-26
	101-9851
	т
	0,003
	101-0409
	т
	0,003

	
	401-9021
	м3
	6,52
	401-0085
	м3
	6,52

	07-01-029-27
	204-9004
	т
	0,03
	204-3893
	т
	0,03

	
	101-9851
	т
	0,0106
	101-0409
	т
	0,0106

	
	401-9021
	м3
	29,8
	401-0086
	м3
	29,8

	07-01-029-28
	204-9004
	т
	0,1
	204-3893
	т
	0,1

	
	101-9851
	т
	0,0074
	101-0409
	т
	0,0074

	
	401-9021
	м3
	33,5
	401-0086
	м3
	33,5

	07-01-029-29
	101-9851
	т
	0,0058
	101-0409
	т
	0,0058

	
	401-9021
	м3
	9,8
	401-0086
	м3
	9,8

	07-01-029-30
	101-9851
	т
	0,003
	101-0409
	т
	0,003

	
	401-9021
	м3
	5,3
	401-0085
	м3
	5,3

	07-01-029-31
	101-9851
	т
	0,003
	101-0409
	т
	0,003

	
	401-9021
	м3
	6,52
	401-0085
	м3
	6,52

	07-01-029-32
	204-9004
	т
	0,03
	204-3893
	т
	0,03

	
	101-9851
	т
	0,0106
	101-0409
	т
	0,0106

	
	401-9021
	м3
	29,8
	401-0086
	м3
	29,8

	07-01-029-33
	204-9004
	т
	0,1
	204-3893
	т
	0,1

	
	101-9851
	т
	0,0074
	101-0409
	т
	0,0074

	
	401-9021
	м3
	33,5
	401-0086
	м3
	33,5

	07-01-029-34
	101-9851
	т
	0,0058
	101-0409
	т
	0,0058

	
	401-9021
	м3
	9,8
	401-0086
	м3
	9,8

	07-01-029-35
	101-9851
	т
	0,003
	101-0409
	т
	0,003

	
	401-9021
	м3
	5,3
	401-0085
	м3
	5,3

	07-01-029-36
	101-9851
	т
	0,003
	101-0409
	т
	0,003

	
	401-9021
	м3
	6,52
	401-0085
	м3
	6,52

	07-01-036-01
	401-9021
	м3
	0,36
	401-0085
	м3
	0,36

	07-01-036-02
	401-9021
	м3
	0,54
	401-0085
	м3
	0,54

	07-01-036-03
	401-9021
	м3
	0,36
	401-0085
	м3
	0,36

	07-01-036-04
	401-9021
	м3
	0,54
	401-0085
	м3
	0,54

	07-01-036-05
	401-9021
	м3
	0,44
	401-0085
	м3
	0,44

	07-01-036-06
	401-9021
	м3
	0,89
	401-0085
	м3
	0,89

	07-01-047-02
	401-9021
	м3
	0,47
	401-0086
	м3
	0,47

	07-01-047-03
	101-9851
	т
	0,0032
	101-0409
	т
	0,0032

	
	401-9021
	м3
	0,52
	401-0086
	м3
	0,52

	07-01-047-06
	401-9021
	м3
	0,47
	401-0086
	м3
	0,47

	07-01-047-07
	101-9851
	т
	0,0032
	101-0409
	т
	0,0032

	
	401-9021
	м3
	0,52
	401-0086
	м3
	0,52

	07-01-047-10
	401-9021
	м3
	0,47
	401-0086
	м3
	0,47

	07-01-047-11
	101-9851
	т
	0,0032
	101-0409
	т
	0,0032

	
	401-9021
	м3
	0,52
	401-0086
	м3
	0,52

	07-01-050-01
	401-9021
	м3
	48
	401-0088
	м3
	48

	07-01-051-01
	101-9851
	т
	0,0025
	101-0409
	т
	0,0025

	
	401-9021
	м3
	3
	401-0086
	м3
	3

	07-01-051-02
	101-9851
	т
	0,0036
	101-0409
	т
	0,0036

	
	401-9021
	м3
	5,76
	401-0086
	м3
	5,76

	07-01-051-03
	101-9851
	т
	0,0045
	101-0409
	т
	0,0045

	07-01-051-04
	101-9851
	т
	0,0054
	101-0409
	т
	0,0054

	
	401-9021
	м3
	120
	401-0088
	м3
	120

	07-01-054-01
	401-9021
	м3
	0,78
	401-0086
	м3
	0,78

	07-01-054-02
	401-9021
	м3
	0,45
	401-0086
	м3
	0,45

	07-01-054-03
	401-9021
	м3
	0,56
	401-0086
	м3
	0,56

	07-01-054-04
	101-9070
	м2
	150
	101-0873
	м2
	150

	
	401-9021
	м3
	3,46
	401-0083
	м3
	3,46

	
	402-9050
	м3
	0,009
	402-0002
	м3
	0,009

	
	404-9025
	1000 шт.
	0,021
	404-0005
	1000 шт.
	0,021

	07-01-054-05
	201-9401
	м2
	97,2
	201-0849
	м2
	97,2

	
	401-9021
	м3
	3,46
	401-0083
	м3
	3,46

	
	402-9050
	м3
	0,009
	402-0002
	м3
	0,009

	
	404-9025
	1000 шт.
	0,021
	404-0005
	1000 шт.
	0,021

	07-01-054-06
	201-9401
	м2
	143
	201-0849
	м2
	143

	
	401-9021
	м3
	3,46
	401-0083
	м3
	3,46

	
	402-9050
	м3
	0,009
	402-0002
	м3
	0,009

	
	404-9025
	1000 шт.
	0,021
	404-0005
	1000 шт.
	0,021

	07-01-054-07
	101-9070
	м2
	100
	101-0873
	м2
	100

	
	401-9021
	м3
	1,23
	401-0083
	м3
	1,23

	
	402-9050
	м3
	0,007
	402-0002
	м3
	0,007

	
	404-9025
	1000 шт.
	0,016
	404-0005
	1000 шт.
	0,016

	07-01-054-08
	101-9070
	м2
	150
	101-0873
	м2
	150

	
	401-9021
	м3
	1,23
	401-0083
	м3
	1,23

	
	402-9050
	м3
	0,007
	402-0002
	м3
	0,007

	
	404-9025
	1000 шт.
	0,016
	404-0005
	1000 шт.
	0,016

	07-01-054-09
	101-9070
	м2
	200
	101-0873
	м2
	200

	
	401-9021
	м3
	1,57
	401-0083
	м3
	1,57

	
	402-9050
	м3
	0,007
	402-0002
	м3
	0,007

	
	404-9025
	1000 шт.
	0,016
	404-0005
	1000 шт.
	0,016

	07-01-054-10
	201-9401
	м2
	97,2
	201-0849
	м2
	97,2

	
	401-9021
	м3
	1,38
	401-0083
	м3
	1,38

	
	402-9050
	м3
	0,009
	402-0002
	м3
	0,009

	
	404-9025
	1000 шт.
	0,021
	404-0005
	1000 шт.
	0,021

	07-01-054-11
	201-9401
	м2
	143
	201-0849
	м2
	143

	
	401-9021
	м3
	1,38
	401-0083
	м3
	1,38

	
	402-9050
	м3
	0,009
	402-0002
	м3
	0,009

	
	404-9025
	1000 шт.
	0,021
	404-0005
	1000 шт.
	0,021

	07-01-054-12
	201-9401
	м2
	189
	201-0849
	м2
	189

	
	401-9021
	м3
	1,38
	401-0083
	м3
	1,38

	
	402-9050
	м3
	0,009
	402-0002
	м3
	0,009

	
	404-9025
	1000 шт.
	0,021
	404-0005
	1000 шт.
	0,021

	07-01-054-13
	401-9021
	м3
	1,38
	401-0083
	м3
	1,38

	07-01-054-14
	408-9040
	м3
	7,1
	408-0122
	м3
	7,1

	07-01-055-01
	401-9021
	м3
	29,1
	401-0083
	м3
	29,1

	
	404-9025
	1000 шт.
	0,106
	404-0005
	1000 шт.
	0,106

	07-01-055-02
	401-9021
	м3
	17,3
	401-0083
	м3
	17,3

	
	404-9025
	1000 шт.
	0,146
	404-0005
	1000 шт.
	0,146

	07-01-055-04
	401-9021
	м3
	29,1
	401-0083
	м3
	29,1

	
	404-9025
	1000 шт.
	0,11
	404-0005
	1000 шт.
	0,11

	07-01-055-05
	401-9021
	м3
	5,41
	401-0086
	м3
	5,41

	07-01-055-06
	401-9021
	м3
	5,41
	401-0086
	м3
	5,41

	07-01-055-08
	401-9021
	м3
	5
	401-0083
	м3
	5

	
	404-9025
	1000 шт.
	0,037
	404-0005
	1000 шт.
	0,037

	07-01-059-01
	401-9021
	м3
	102
	401-0088
	м3
	102

	07-01-061-01
	101-9266
	кг
	17,4
	101-1870
	кг
	17,4

	07-02-001-01
	401-9021
	м3
	28
	401-0088
	м3
	28

	
	408-9040
	м3
	20
	408-0121
	м3
	20

	07-02-001-02
	401-9021
	м3
	23,9
	401-0088
	м3
	23,9

	
	408-9040
	м3
	12
	408-0121
	м3
	12

	07-02-001-03
	401-9021
	м3
	19,3
	401-0088
	м3
	19,3

	
	408-9040
	м3
	11
	408-0121
	м3
	11

	07-02-001-04
	401-9021
	м3
	17,6
	401-0088
	м3
	17,6

	
	408-9040
	м3
	9,2
	408-0121
	м3
	9,2

	07-02-001-05
	401-9021
	м3
	16,8
	401-0088
	м3
	16,8

	
	408-9040
	м3
	8,3
	408-0121
	м3
	8,3

	07-02-001-06
	401-9021
	м3
	16,3
	401-0088
	м3
	16,3

	
	408-9040
	м3
	18,9
	408-0121
	м3
	18,9

	07-02-001-07
	401-9021
	м3
	15,4
	401-0088
	м3
	15,4

	
	408-9040
	м3
	12
	408-0121
	м3
	12

	07-02-001-08
	401-9021
	м3
	10,8
	401-0088
	м3
	10,8

	
	408-9040
	м3
	11
	408-0121
	м3
	11

	07-02-001-09
	401-9021
	м3
	8,3
	401-0088
	м3
	8,3

	
	408-9040
	м3
	9
	408-0121
	м3
	9

	07-02-001-10
	401-9021
	м3
	7,5
	401-0088
	м3
	7,5

	
	408-9040
	м3
	8
	408-0121
	м3
	8

	07-02-001-11
	401-9021
	м3
	0,6
	401-0088
	м3
	0,6

	
	408-9040
	м3
	3,7
	408-0121
	м3
	3,7

	07-02-001-12
	401-9021
	м3
	0,7
	401-0088
	м3
	0,7

	
	408-9040
	м3
	3
	408-0121
	м3
	3

	07-02-001-13
	401-9021
	м3
	0,7
	401-0088
	м3
	0,7

	
	408-9040
	м3
	3
	408-0121
	м3
	3

	07-02-001-14
	401-9021
	м3
	0,9
	401-0088
	м3
	0,9

	
	408-9040
	м3
	3,1
	408-0121
	м3
	3,1

	07-02-001-15
	401-9021
	м3
	8,9
	401-0088
	м3
	8,9

	
	408-9040
	м3
	22,7
	408-0121
	м3
	22,7

	07-02-002-03
	204-9004
	т
	0,58
	204-3893
	т
	0,58

	
	401-9021
	м3
	21,4
	401-0088
	м3
	21,4

	
	408-9040
	м3
	9,9
	408-0121
	м3
	9,9

	07-02-002-04
	204-9004
	т
	0,35
	204-3893
	т
	0,35

	
	401-9021
	м3
	18,6
	401-0088
	м3
	18,6

	
	408-9040
	м3
	7,3
	408-0121
	м3
	7,3

	07-02-002-05
	401-9021
	м3
	1,8
	401-0088
	м3
	1,8

	
	408-9040
	м3
	1,9
	408-0121
	м3
	1,9

	07-02-002-06
	408-9040
	м3
	1,5
	408-0121
	м3
	1,5

	07-02-002-07
	401-9021
	м3
	1,01
	401-0088
	м3
	1,01

	07-02-002-08
	401-9021
	м3
	1
	401-0088
	м3
	1

	07-02-003-01
	401-9021
	м3
	4,06
	401-0088
	м3
	4,06

	07-02-003-02
	401-9021
	м3
	3,5
	401-0088
	м3
	3,5

	07-02-003-03
	401-9021
	м3
	1,15
	401-0088
	м3
	1,15

	07-02-003-04
	401-9021
	м3
	0,43
	401-0088
	м3
	0,43

	07-02-003-05
	401-9021
	м3
	4,32
	401-0088
	м3
	4,32

	07-02-003-06
	401-9021
	м3
	15
	401-0088
	м3
	15

	07-02-003-07
	401-9021
	м3
	17,2
	401-0088
	м3
	17,2

	07-02-003-08
	401-9021
	м3
	1,01
	401-0088
	м3
	1,01

	07-03-001-01
	101-9851
	т
	0,0093
	101-0409
	т
	0,0093

	07-03-001-02
	101-9851
	т
	0,0093
	101-0409
	т
	0,0093

	07-03-001-03
	101-9851
	т
	0,0093
	101-0409
	т
	0,0093

	
	401-9021
	м3
	18,2
	401-0086
	м3
	18,2

	07-03-001-04
	101-9851
	т
	0,0093
	101-0409
	т
	0,0093

	07-03-001-05
	101-9851
	т
	0,0093
	101-0409
	т
	0,0093

	
	401-9021
	м3
	2,29
	401-0088
	м3
	2,29

	07-03-001-06
	101-9851
	т
	0,0096
	101-0409
	т
	0,0096

	
	401-9021
	м3
	0,44
	401-0088
	м3
	0,44

	07-03-001-07
	101-9851
	т
	0,0094
	101-0409
	т
	0,0094

	
	401-9021
	м3
	0,41
	401-0088
	м3
	0,41

	07-03-001-08
	401-9021
	м3
	6,9
	401-0086
	м3
	6,9

	07-03-001-09
	401-9021
	м3
	2,5
	401-0086
	м3
	2,5

	07-04-001-01
	101-9851
	т
	0,021
	101-0409
	т
	0,021

	
	201-9009
	т
	0,31
	201-0775
	т
	0,31

	
	401-9021
	м3
	9,11
	401-0086
	м3
	9,11

	07-04-001-02
	101-9851
	т
	0,018
	101-0409
	т
	0,018

	
	201-9009
	т
	0,48
	201-0775
	т
	0,48

	
	401-9021
	м3
	3,24
	401-0086
	м3
	3,24

	07-04-001-03
	101-9851
	т
	0,018
	101-0409
	т
	0,018

	
	401-9021
	м3
	9,67
	401-0086
	м3
	9,67

	07-04-001-04
	101-9851
	т
	0,016
	101-0409
	т
	0,016

	
	401-9021
	м3
	4,16
	401-0086
	м3
	4,16

	07-04-001-05
	101-9851
	т
	0,021
	101-0409
	т
	0,021

	
	401-9021
	м3
	10,1
	401-0086
	м3
	10,1

	07-04-001-06
	101-9851
	т
	0,018
	101-0409
	т
	0,018

	
	401-9021
	м3
	3,1
	401-0086
	м3
	3,1

	07-04-001-07
	101-9851
	т
	0,018
	101-0409
	т
	0,018

	
	401-9021
	м3
	10,2
	401-0086
	м3
	10,2

	07-04-001-08
	101-9851
	т
	0,016
	101-0409
	т
	0,016

	
	401-9021
	м3
	4,39
	401-0086
	м3
	4,39

	07-04-001-09
	101-9851
	т
	0,019
	101-0409
	т
	0,019

	
	401-9021
	м3
	0,86
	401-0086
	м3
	0,86

	07-04-001-10
	101-9851
	т
	0,015
	101-0409
	т
	0,015

	
	401-9021
	м3
	0,46
	401-0086
	м3
	0,46

	07-04-002-01
	204-9004
	т
	0,29
	204-3893
	т
	0,29

	
	101-9183
	т
	0,156
	101-3904
	т
	0,156

	
	101-9851
	т
	0,031
	101-0409
	т
	0,031

	
	401-9021
	м3
	3,29
	401-0093
	м3
	3,29

	07-04-002-02
	101-9183
	т
	0,179
	101-3904
	т
	0,179

	
	101-9851
	т
	0,03
	101-0409
	т
	0,03

	
	401-9021
	м3
	1,69
	401-0093
	м3
	1,69

	07-04-002-03
	204-9004
	т
	0,21
	204-3893
	т
	0,21

	
	101-9183
	т
	0,308
	101-3904
	т
	0,308

	
	101-9851
	т
	0,033
	101-0409
	т
	0,033

	
	401-9021
	м3
	2,63
	401-0093
	м3
	2,63

	07-04-002-04
	204-9004
	т
	0,21
	204-3893
	т
	0,21

	
	101-9183
	т
	0,249
	101-3904
	т
	0,249

	
	101-9851
	т
	0,034
	101-0409
	т
	0,034

	
	401-9021
	м3
	2,5
	401-0093
	м3
	2,5

	07-04-002-05
	204-9004
	т
	0,17
	204-3893
	т
	0,17

	
	101-9183
	т
	0,289
	101-3904
	т
	0,289

	
	101-9851
	т
	0,032
	101-0409
	т
	0,032

	
	401-9021
	м3
	2,29
	401-0093
	м3
	2,29

	07-04-003-01
	101-9183
	т
	0,692
	101-3904
	т
	0,692

	
	101-9851
	т
	0,021
	101-0409
	т
	0,021

	
	401-9021
	м3
	5,72
	401-0091
	м3
	5,72

	07-04-003-02
	101-9183
	т
	0,479
	101-3904
	т
	0,479

	
	101-9851
	т
	0,02
	101-0409
	т
	0,02

	
	401-9021
	м3
	5,5
	401-0091
	м3
	5,5

	07-04-003-03
	204-9086
	т
	0,2
	204-0066
	т
	0,2

	
	401-9021
	м3
	11,14
	401-0091
	м3
	11,14

	07-04-003-04
	101-9183
	т
	0,3
	101-3904
	т
	0,3

	
	401-9021
	м3
	2,65
	401-0091
	м3
	2,65

	07-04-004-01
	204-9086
	т
	0,24
	204-0066
	т
	0,24

	
	401-9021
	м3
	7,1
	401-0085
	м3
	7,1

	07-04-004-02
	401-9021
	м3
	0,71
	401-0086
	м3
	0,71

	07-04-006-01
	101-9851
	т
	0,032
	101-0409
	т
	0,032

	
	401-9021
	м3
	2,77
	401-0088
	м3
	2,77

	07-04-007-01
	101-9851
	т
	0,029
	101-0409
	т
	0,029

	
	101-9282
	м2
	9,46
	101-2613
	м2
	9,46

	
	401-9021
	м3
	6,33
	401-0088
	м3
	6,33

	07-04-007-02
	101-9851
	т
	0,029
	101-0409
	т
	0,029

	
	101-9282
	м2
	16,28
	101-2613
	м2
	16,28

	
	401-9021
	м3
	4,07
	401-0088
	м3
	4,07

	07-04-008-01
	101-9851
	т
	0,026
	101-0409
	т
	0,026

	
	204-9086
	т
	0,35
	204-0066
	т
	0,35

	
	401-9021
	м3
	4,93
	401-0085
	м3
	4,93

	07-05-001-01
	401-9021
	м3
	0,41
	401-0085
	м3
	0,41

	07-05-001-02
	401-9021
	м3
	0,71
	401-0085
	м3
	0,71

	07-05-001-03
	401-9021
	м3
	0,47
	401-0085
	м3
	0,47

	07-05-001-04
	401-9021
	м3
	0,71
	401-0085
	м3
	0,71

	07-05-004-01
	401-9021
	м3
	6,42
	401-0088
	м3
	6,42

	07-05-004-02
	401-9021
	м3
	6,42
	401-0088
	м3
	6,42

	07-05-004-03
	401-9021
	м3
	6,42
	401-0088
	м3
	6,42

	07-05-004-04
	101-9267
	т
	0,3
	101-0807
	т
	0,3

	
	101-9851
	т
	0,01
	101-0409
	т
	0,01

	
	101-9281
	т
	0,012
	101-2612
	т
	0,012

	
	401-9021
	м3
	0,81
	401-0086
	м3
	0,81

	07-05-004-05
	101-9267
	т
	0,12
	101-0807
	т
	0,12

	
	101-9851
	т
	0,01
	101-0409
	т
	0,01

	
	101-9281
	т
	0,0135
	101-2612
	т
	0,0135

	
	401-9021
	м3
	1,01
	401-0086
	м3
	1,01

	07-05-004-06
	101-9267
	т
	0,12
	101-0807
	т
	0,12

	
	101-9851
	т
	0,011
	101-0409
	т
	0,011

	
	101-9281
	т
	0,016
	101-2612
	т
	0,016

	
	401-9021
	м3
	1,01
	401-0086
	м3
	1,01

	07-05-007-07
	101-9851
	т
	0,0138
	101-0409
	т
	0,0138

	07-05-007-08
	101-9851
	т
	0,0162
	101-0409
	т
	0,0162

	07-05-007-09
	101-9851
	т
	0,0162
	101-0409
	т
	0,0162

	07-05-011-01
	101-9851
	т
	0,005
	101-0409
	т
	0,005

	07-05-011-02
	101-9851
	т
	0,005
	101-0409
	т
	0,005

	07-05-011-03
	101-9851
	т
	0,006
	101-0409
	т
	0,006

	07-05-011-04
	101-9851
	т
	0,006
	101-0409
	т
	0,006

	07-05-011-05
	101-9851
	т
	0,008
	101-0409
	т
	0,008

	07-05-011-06
	101-9851
	т
	0,009
	101-0409
	т
	0,009

	07-05-011-07
	101-9851
	т
	0,0087
	101-0409
	т
	0,0087

	07-05-011-08
	101-9851
	т
	0,0087
	101-0409
	т
	0,0087

	07-05-011-09
	101-9851
	т
	0,0087
	101-0409
	т
	0,0087

	07-05-011-10
	101-9785
	м2
	62,9
	101-3984
	м2
	62,9

	07-05-011-11
	101-9785
	м2
	125,8
	101-3984
	м2
	125,8

	07-05-011-12
	101-9785
	м2
	125,8
	101-3984
	м2
	125,8

	07-05-014-01
	101-9851
	т
	0,0023
	101-0409
	т
	0,0023

	07-05-014-02
	101-9851
	т
	0,0023
	101-0409
	т
	0,0023

	07-05-014-05
	101-9851
	т
	0,003
	101-0409
	т
	0,003

	07-05-014-06
	101-9851
	т
	0,003
	101-0409
	т
	0,003

	07-05-015-02
	412-9007
	т
	0,01
	412-1854
	т
	0,01

	07-05-016-01
	101-9272
	м
	102
	203-0525
	м
	102

	
	101-9680
	т
	0,0003
	101-1480
	т
	0,0003

	07-05-016-02
	101-9272
	м
	102
	203-0362
	м
	102

	
	101-9680
	т
	0,0003
	101-1480
	т
	0,0003

	07-05-016-03
	101-9272
	м
	102
	101-0825
	м
	102

	07-05-021-04
	401-9021
	м3
	0,55
	401-0083
	м3
	0,55

	07-05-021-05
	401-9021
	м3
	0,55
	401-0083
	м3
	0,55

	07-05-021-06
	401-9021
	м3
	0,55
	401-0083
	м3
	0,55

	07-05-021-10
	401-9021
	м3
	0,91
	401-0083
	м3
	0,91

	07-05-021-11
	401-9021
	м3
	0,91
	401-0083
	м3
	0,91

	07-05-021-12
	401-9021
	м3
	0,91
	401-0083
	м3
	0,91

	07-05-022-01
	401-9021
	м3
	5
	401-0086
	м3
	5

	07-05-022-02
	401-9021
	м3
	5,46
	401-0086
	м3
	5,46

	07-05-022-03
	401-9021
	м3
	7,24
	401-0086
	м3
	7,24

	07-05-022-04
	401-9021
	м3
	7,77
	401-0086
	м3
	7,77

	07-05-022-05
	401-9021
	м3
	9,6
	401-0086
	м3
	9,6

	07-05-022-08
	101-9126
	т
	0,01
	101-2611
	т
	0,01

	07-05-022-09
	101-9126
	т
	0,01
	101-2611
	т
	0,01

	07-05-022-10
	101-9126
	т
	0,01
	101-2611
	т
	0,01

	07-05-023-05
	101-9183
	т
	0,007
	101-3904
	т
	0,007

	
	401-9021
	м3
	14,7
	401-0088
	м3
	14,7

	07-05-023-06
	401-9021
	м3
	21,1
	401-0088
	м3
	21,1

	07-05-023-07
	401-9021
	м3
	13,1
	401-0088
	м3
	13,1

	07-05-023-08
	401-9021
	м3
	18
	401-0088
	м3
	18

	07-05-023-09
	401-9021
	м3
	20,1
	401-0088
	м3
	20,1

	07-05-024-01
	101-9851
	т
	0,0052
	101-0409
	т
	0,0052

	07-05-024-02
	101-9851
	т
	0,006
	101-0409
	т
	0,006

	07-05-024-03
	101-9183
	т
	0,108
	101-3904
	т
	0,108

	
	101-9851
	т
	0,0052
	101-0409
	т
	0,0052

	07-05-024-04
	101-9183
	т
	0,108
	101-3904
	т
	0,108

	
	101-9851
	т
	0,006
	101-0409
	т
	0,006

	07-05-024-05
	101-9183
	т
	0,108
	101-3904
	т
	0,108

	
	101-9851
	т
	0,0074
	101-0409
	т
	0,0074

	07-05-034-01
	401-9021
	м3
	13
	401-0613
	м3
	13

	07-05-034-02
	401-9021
	м3
	13
	401-0613
	м3
	13

	07-05-034-03
	401-9021
	м3
	7,44
	401-0613
	м3
	7,44

	07-05-034-04
	401-9021
	м3
	13
	401-0613
	м3
	13

	07-05-035-01
	408-9040
	м3
	8,9
	408-0122
	м3
	8,9

	07-05-039-11
	101-9444
	кг
	0,05
	101-1931
	кг
	0,05

	07-05-039-12
	113-9052
	м3
	0,07
	113-0378
	м3
	0,07

	07-05-039-16
	203-9054
	м
	112
	203-0359
	м
	112

	07-05-039-17
	203-9054
	м
	112
	203-0359
	м
	112

	07-05-045-01
	101-9851
	т
	0,005
	101-0409
	т
	0,005

	
	401-9021
	м3
	10,3
	401-0086
	м3
	10,3

	07-05-045-02
	101-9851
	т
	0,006
	101-0409
	т
	0,006

	
	401-9021
	м3
	11,1
	401-0086
	м3
	11,1

	07-05-045-03
	101-9851
	т
	0,006
	101-0409
	т
	0,006

	
	401-9021
	м3
	14,3
	401-0086
	м3
	14,3

	07-05-045-04
	101-9851
	т
	0,008
	101-0409
	т
	0,008

	
	401-9021
	м3
	4,13
	401-0088
	м3
	4,13

	07-05-045-05
	101-9851
	т
	0,009
	101-0409
	т
	0,009

	
	401-9021
	м3
	6,5
	401-0088
	м3
	6,5

	07-05-045-06
	101-9851
	т
	0,0087
	101-0409
	т
	0,0087

	07-05-045-07
	101-9851
	т
	0,0087
	101-0409
	т
	0,0087

	07-05-046-01
	401-9021
	м3
	8,74
	401-0081
	м3
	8,74

	07-05-046-02
	401-9021
	м3
	9,36
	401-0081
	м3
	9,36

	07-05-046-03
	401-9021
	м3
	9,88
	401-0081
	м3
	9,88

	07-05-046-04
	401-9021
	м3
	1,39
	401-0081
	м3
	1,39

	07-05-046-05
	401-9021
	м3
	0,57
	401-0081
	м3
	0,57

	07-05-046-06
	401-9021
	м3
	1,39
	401-0081
	м3
	1,39

	07-05-046-07
	401-9021
	м3
	19,7
	401-0086
	м3
	19,7

	07-05-046-08
	401-9021
	м3
	30,9
	401-0086
	м3
	30,9

	07-06-001-03
	408-9040
	м3
	13,3
	408-0122
	м3
	13,3

	07-06-002-01
	101-9058
	шт.
	14
	101-2535
	шт.
	14

	
	204-9171
	т
	9,5
	204-0100
	т
	9,5

	
	401-9021
	м3
	51,8
	401-0088
	м3
	51,8

	
	402-9050
	м3
	2,9
	402-0002
	м3
	2,9

	07-06-002-02
	101-9058
	шт.
	11
	101-2535
	шт.
	11

	
	204-9171
	т
	19,8
	204-0100
	т
	19,8

	
	401-9021
	м3
	90,6
	401-0088
	м3
	90,6

	
	402-9050
	м3
	1,9
	402-0002
	м3
	1,9

	07-06-002-03
	204-9171
	т
	8,5
	204-0100
	т
	8,5

	
	401-9021
	м3
	91,4
	401-0088
	м3
	91,4

	07-06-002-04
	401-9021
	м3
	16,3
	401-0088
	м3
	16,3

	
	402-9050
	м3
	1,47
	402-0002
	м3
	1,47

	07-06-003-01
	408-9040
	м3
	83
	408-0121
	м3
	83

	07-06-003-02
	408-9040
	м3
	67
	408-0121
	м3
	67

	07-06-003-03
	408-9040
	м3
	160
	408-0121
	м3
	160

	07-07-001-03
	101-9912
	м2
	15,2
	101-3208
	м2
	15,2

	07-07-001-04
	101-9912
	м2
	15,2
	101-3208
	м2
	15,2

	07-07-007-01
	101-9871
	м2
	107
	101-0057
	м2
	107


Конструкции из кирпича и блоков

Приложение 8.1.

Коэффициенты к расценкам, учитывающие условия применения ТЕР части 8

	Условия применения
	Номер таблиц (ТЕР)
	Коэффициенты

	
	
	к затратам труда и к оплате труда рабочих-строителей
	к стоимости эксплуатации машин
	к стоимости материалов

	3.1. При кладке кирпича размером 250х120х88 мм к расходу:
	
	
	
	

	кирпича
	02-001 (01-11), 02-002 (03-06), 02-003 (01-08), 02-005, с 02-010 по      02-015
	-
	-
	0,77

	раствора
	02-001 (01-11), 02-002 (03-06), 02-003 (01-08), 02-005, с 02-010 по      02-015
	-
	-
	0,9

	3.2. Расшивка швов при кладке из кирпича размером 250х120х88 мм
	02-006 (01)
	0,75
	-
	-

	3.3. Заполнение каркасных стен с подкосами
	02-001 (10, 11)
	1,15
	-
	-

	3.4. При облицовке стен с двух сторон к расходу:
	
	
	
	

	кирпича керамического, силикатного или пустотелого и камней керамических кладочных;
	02-010 (03, 04, 09, 10,  15, 16)
	-
	-
	0,5

	то же
	02-010 (05, 06, 11, 12,  17, 18)
	-
	-
	0,6

	кирпича керамического лицевого, камней керамических лицевых рядовых
	02-010 (03-06, 09-12,   15-18)
	-
	-
	2

	3.5. Кладка стен с облицовкой лицевым кирпичом с совмещенным вертикальным швом, с облицовкой из кирпича 2-х цветов по рисунку автора, со сплошным архитектурным рисунком при толщине стен 380 мм
	02-010 (01, 02)
	1,2
	-
	-

	3.6. То же, при толщине стен 510 и 640 мм
	02-010 (03-06)
	1,15
	-
	-

	3.7. Кладка стен криволинейного очертания
	02-001, 02-005, с 02-008 по 02-015, с 03-001 по 03-003, 04-001, 04-002 (01, 02)
	1,1
	-
	-

	3.8. Установка и разборка инвентарных лесов для производства теплоизоляционных работ
	07-001 (02, 04)
	1,2
	-
	1,2

	3.9. То же, для обмуровочных работ на объектах энергетического строительства
	07-001 (03, 05)
	1,3
	-
	1,5


Приложение 8.2 
ТАБЛИЦА ЗАМЕНЫ РЕСУРСОВ

	Номера

расценок
	Ресурсы по ГЭСН
	Ресурсы по ТЕР

	
	код
	ед. изм.
	расход
	код
	ед. изм.
	расход

	08-01-001-01
	113-9051
	м2
	1,83
	101-1742
	м2
	1,83

	
	402-9070
	м3
	0,39
	402-0002
	м3
	0,39

	
	413-9011
	м3
	1,03
	413-0215
	м3
	1,03

	08-01-001-02
	402-9070
	м3
	0,4
	402-0002
	м3
	0,4

	
	413-9011
	м3
	1,03
	413-0215
	м3
	1,03

	08-01-001-03
	402-9070
	м3
	0,37
	402-0002
	м3
	0,37

	
	413-9011
	м3
	1,03
	413-0215
	м3
	1,03

	08-01-001-04
	113-9051
	м2
	0,24
	101-1742
	м2
	0,24

	
	402-9070
	м3
	0,37
	402-0002
	м3
	0,37

	
	413-9011
	м3
	1,03
	413-0215
	м3
	1,03

	08-01-001-05
	113-9051
	м2
	0,24
	101-1742
	м2
	0,24

	
	402-9070
	м3
	0,37
	402-0002
	м3
	0,37

	
	413-9011
	м3
	1,03
	413-0215
	м3
	1,03

	08-01-001-06
	113-9051
	м2
	0,57
	101-1742
	м2
	0,57

	
	402-9070
	м3
	0,38
	402-0002
	м3
	0,38

	
	404-9010
	1000 шт.
	0,01
	404-0005
	1000 шт.
	0,01

	
	413-9011
	м3
	1,01
	413-0215
	м3
	1,01


	08-01-001-07
	113-9051
	м2
	0,57
	101-1742
	м2
	0,57

	
	402-9070
	м3
	0,38
	402-0002
	м3
	0,38

	
	404-9010
	1000 шт.
	0,01
	404-0005
	1000 шт.
	0,01

	
	413-9011
	м3
	1,01
	413-0215
	м3
	1,01

	08-01-001-08
	113-9051
	м2
	0,35
	101-1742
	м2
	0,35

	
	402-9070
	м3
	0,35
	402-0002
	м3
	0,35

	
	404-9010
	1000 шт.
	0,08
	404-0005
	1000 шт.
	0,08

	
	413-9011
	м3
	0,82
	413-0215
	м3
	0,82

	08-01-001-09
	113-9051
	м2
	0,35
	101-1742
	м2
	0,35

	
	402-9070
	м3
	0,35
	402-0002
	м3
	0,35

	
	404-9010
	1000 шт.
	0,08
	404-0005
	1000 шт.
	0,08

	
	413-9011
	м3
	0,82
	413-0215
	м3
	0,82

	08-01-002-01
	408-9040
	м3
	1,2
	408-0141
	м3
	1,2

	08-01-002-02
	408-9080
	м3
	1,3
	408-0021
	м3
	1,3

	08-01-002-03
	408-9280
	м3
	1,28
	408-0111
	м3
	1,28

	08-01-003-01
	402-9070
	м3
	3,1
	402-0001
	м3
	3,1

	08-01-003-02
	113-9051
	м2
	110
	101-1742
	м2
	110

	
	402-9070
	м3
	2,5
	402-0001
	м3
	2,5

	08-01-003-03
	113-9051
	м2
	220
	101-1742
	м2
	220

	
	402-9070
	м3
	2,5
	402-0001
	м3
	2,5

	08-01-003-04
	402-9060
	м3
	2,8
	402-0078
	м3
	2,8

	08-01-003-05
	113-9051
	м2
	230
	101-1742
	м2
	230

	08-01-003-06
	113-9051
	м2
	115
	101-1742
	м2
	115

	08-01-003-08
	402-9060
	м3
	3,05
	402-0078
	м3
	3,05

	08-02-001-01
	402-9070
	м3
	0,24
	402-0012
	м3
	0,24

	
	404-9032
	1000 шт.
	0,394
	404-0005
	1000 шт.
	0,394

	08-02-001-02
	402-9070
	м3
	0,24
	402-0012
	м3
	0,24

	
	404-9032
	1000 шт.
	0,394
	404-0005
	1000 шт.
	0,394

	08-02-001-03
	402-9070
	м3
	0,241
	402-0013
	м3
	0,241

	
	404-9032
	1000 шт.
	0,4
	404-0005
	1000 шт.
	0,4

	08-02-001-04
	402-9070
	м3
	0,241
	402-0013
	м3
	0,241

	
	404-9032
	1000 шт.
	0,4
	404-0005
	1000 шт.
	0,4

	08-02-001-05
	402-9070
	м3
	0,242
	402-0013
	м3
	0,242

	
	404-9032
	1000 шт.
	0,403
	404-0005
	1000 шт.
	0,403

	08-02-001-06
	402-9070
	м3
	0,242
	402-0013
	м3
	0,242

	
	404-9032
	1000 шт.
	0,403
	404-0005
	1000 шт.
	0,403

	08-02-001-07
	402-9070
	м3
	0,234
	402-0013
	м3
	0,234

	
	404-9032
	1000 шт.
	0,395
	404-0005
	1000 шт.
	0,395

	08-02-001-08
	402-9070
	м3
	0,234
	402-0013
	м3
	0,234

	
	404-9032
	1000 шт.
	0,395
	404-0005
	1000 шт.
	0,395

	08-02-001-09
	402-9070
	м3
	0,221
	402-0002
	м3
	0,221

	
	404-9032
	1000 шт.
	0,4
	404-0005
	1000 шт.
	0,4

	08-02-001-10
	402-9070
	м3
	0,24
	402-0012
	м3
	0,24

	
	404-9032
	1000 шт.
	0,4
	404-0005
	1000 шт.
	0,4

	08-02-001-11
	402-9070
	м3
	0,24
	402-0012
	м3
	0,24

	
	404-9032
	1000 шт.
	0,4
	404-0005
	1000 шт.
	0,4

	08-02-002-01
	204-9038
	т
	0,06
	204-0100
	т
	0,06

	
	402-9070
	м3
	0,83
	402-0013
	м3
	0,83

	
	404-9032
	1000 шт.
	2,94
	404-0005
	1000 шт.
	2,94

	08-02-002-02
	204-9038
	т
	0,06
	204-0100
	т
	0,06

	
	402-9070
	м3
	0,83
	402-0012
	м3
	0,83

	
	404-9032
	1000 шт.
	2,94
	404-0005
	1000 шт.
	2,94

	08-02-002-03
	204-9038
	т
	0,09
	204-0100
	т
	0,09

	
	402-9070
	м3
	2,3
	402-0012
	м3
	2,3

	
	404-9032
	1000 шт.
	5,04
	404-0005
	1000 шт.
	5,04

	08-02-002-04
	204-9038
	т
	0,09
	204-0100
	т
	0,09

	
	402-9070
	м3
	2,3
	402-0012
	м3
	2,3

	
	404-9032
	1000 шт.
	5,04
	404-0005
	1000 шт.
	5,04

	08-02-002-05
	402-9070
	м3
	2,3
	402-0013
	м3
	2,3

	
	404-9032
	1000 шт.
	5,04
	404-0005
	1000 шт.
	5,04

	08-02-002-06
	402-9070
	м3
	2,3
	402-0013
	м3
	2,3

	
	404-9032
	1000 шт.
	5,04
	404-0005
	1000 шт.
	5,04

	08-02-003-01
	204-9004
	т
	0,01
	204-0069
	т
	0,01

	
	402-9070
	м3
	0,22
	402-0013
	м3
	0,22

	
	404-9036
	1000 шт.
	0,404
	404-0005
	1000 шт.
	0,404

	08-02-003-02
	204-9004
	т
	0,01
	204-0069
	т
	0,01

	
	402-9070
	м3
	0,22
	402-0013
	м3
	0,22

	
	404-9036
	1000 шт.
	0,404
	404-0005
	1000 шт.
	0,404

	08-02-003-03
	402-9070
	м3
	0,22
	402-0013
	м3
	0,22

	
	404-9036
	1000 шт.
	0,404
	404-0005
	1000 шт.
	0,404

	08-02-003-04
	402-9070
	м3
	0,22
	402-0013
	м3
	0,22

	
	404-9036
	1000 шт.
	0,404
	404-0005
	1000 шт.
	0,404

	08-02-003-05
	204-9004
	т
	0,01
	204-0069
	т
	0,01

	
	402-9070
	м3
	0,24
	402-0013
	м3
	0,24

	
	404-9036
	1000 шт.
	0,45
	404-0005
	1000 шт.
	0,45

	08-02-003-06
	204-9004
	т
	0,01
	204-0069
	т
	0,01

	
	402-9070
	м3
	0,24
	402-0013
	м3
	0,24

	
	404-9036
	1000 шт.
	0,45
	404-0005
	1000 шт.
	0,45

	08-02-003-07
	204-9004
	т
	0,004
	204-0069
	т
	0,004

	
	402-9070
	м3
	0,24
	402-0013
	м3
	0,24

	
	404-9036
	1000 шт.
	0,421
	404-0005
	1000 шт.
	0,421

	08-02-003-08
	204-9004
	т
	0,004
	204-0069
	т
	0,004

	
	402-9070
	м3
	0,24
	402-0013
	м3
	0,24

	
	404-9036
	1000 шт.
	0,421
	404-0005
	1000 шт.
	0,421

	08-02-003-09
	402-9070
	м3
	0,24
	402-0013
	м3
	0,24

	
	404-9036
	1000 шт.
	0,415
	404-0005
	1000 шт.
	0,415

	08-02-004-01
	402-9070
	м3
	2,5
	402-0013
	м3
	2,5

	
	404-9036
	1000 шт.
	5,66
	404-0005
	1000 шт.
	5,66

	08-02-005-01
	402-9070
	м3
	0,24
	402-0013
	м3
	0,24

	
	404-9010
	1000 шт.
	0,394
	404-0005
	1000 шт.
	0,394

	08-02-005-02
	402-9070
	м3
	0,24
	402-0013
	м3
	0,24

	
	404-9010
	1000 шт.
	0,394
	404-0005
	1000 шт.
	0,394

	08-02-005-03
	402-9070
	м3
	0,241
	402-0013
	м3
	0,241

	
	404-9010
	1000 шт.
	0,4
	404-0005
	1000 шт.
	0,4

	08-02-005-04
	402-9070
	м3
	0,241
	402-0013
	м3
	0,241

	
	404-9010
	1000 шт.
	0,4
	404-0005
	1000 шт.
	0,4

	08-02-007-01
	204-9004
	т
	1
	204-0069
	т
	1

	08-02-007-02
	201-9014
	т
	1
	201-0774
	т
	1

	08-02-007-03
	201-9014
	т
	1
	201-0774
	т
	1

	
	402-9060
	м3
	0,75
	402-0078
	м3
	0,75

	08-02-008-01
	402-9070
	м3
	0,22
	402-0012
	м3
	0,22

	
	404-9033
	1000 шт.
	0,195
	404-0025
	1000 шт.
	0,195

	08-02-008-02
	402-9070
	м3
	0,22
	402-0012
	м3
	0,22

	
	404-9033
	1000 шт.
	0,195
	404-0025
	1000 шт.
	0,195

	08-02-008-03
	402-9070
	м3
	0,223
	402-0013
	м3
	0,223

	
	404-9033
	1000 шт.
	0,197
	404-0025
	1000 шт.
	0,197

	08-02-008-04
	402-9070
	м3
	0,223
	402-0013
	м3
	0,223

	
	404-9033
	1000 шт.
	0,197
	404-0025
	1000 шт.
	0,197

	08-02-008-05
	402-9070
	м3
	0,226
	402-0013
	м3
	0,226

	
	404-9033
	1000 шт.
	0,202
	404-0025
	1000 шт.
	0,202

	08-02-008-06
	402-9070
	м3
	0,226
	402-0013
	м3
	0,226

	
	404-9033
	1000 шт.
	0,202
	404-0025
	1000 шт.
	0,202

	08-02-009-01
	204-9038
	т
	0,09
	204-0100
	т
	0,09

	
	402-9070
	м3
	1,4
	402-0012
	м3
	1,4

	
	404-9033
	1000 шт.
	2,6
	404-0025
	1000 шт.
	2,6

	08-02-009-02
	204-9038
	т
	0,09
	204-0100
	т
	0,09

	
	402-9070
	м3
	1,4
	402-0012
	м3
	1,4

	
	404-9033
	1000 шт.
	2,6
	404-0025
	1000 шт.
	2,6

	08-02-009-03
	402-9070
	м3
	1,4
	402-0013
	м3
	1,4

	
	404-9033
	1000 шт.
	2,6
	404-0025
	1000 шт.
	2,6

	08-02-009-04
	402-9070
	м3
	1,4
	402-0013
	м3
	1,4

	
	404-9033
	1000 шт.
	2,6
	404-0025
	1000 шт.
	2,6

	08-02-010-01
	402-9070
	м3
	0,241
	402-0013
	м3
	0,241

	
	404-9032
	1000 шт.
	0,219
	404-0005
	1000 шт.
	0,219

	
	404-9034
	1000 шт.
	0,18
	404-0126
	1000 шт.
	0,18

	08-02-010-02
	402-9070
	м3
	0,241
	402-0013
	м3
	0,241

	
	404-9032
	1000 шт.
	0,219
	404-0005
	1000 шт.
	0,219

	
	404-9034
	1000 шт.
	0,18
	404-0126
	1000 шт.
	0,18

	08-02-010-03
	402-9070
	м3
	0,242
	402-0013
	м3
	0,242

	
	404-9032
	1000 шт.
	0,265
	404-0005
	1000 шт.
	0,265

	
	404-9034
	1000 шт.
	0,134
	404-0126
	1000 шт.
	0,134

	08-02-010-04
	402-9070
	м3
	0,242
	402-0013
	м3
	0,242

	
	404-9032
	1000 шт.
	0,265
	404-0005
	1000 шт.
	0,265

	
	404-9034
	1000 шт.
	0,134
	404-0126
	1000 шт.
	0,134

	08-02-010-05
	402-9070
	м3
	0,25
	402-0013
	м3
	0,25

	
	404-9032
	1000 шт.
	0,289
	404-0005
	1000 шт.
	0,289

	
	404-9034
	1000 шт.
	0,106
	404-0126
	1000 шт.
	0,106

	08-02-010-06
	402-9070
	м3
	0,25
	402-0013
	м3
	0,25

	
	404-9032
	1000 шт.
	0,289
	404-0005
	1000 шт.
	0,289

	
	404-9034
	1000 шт.
	0,106
	404-0126
	1000 шт.
	0,106

	08-02-010-07
	402-9070
	м3
	0,186
	402-0013
	м3
	0,186

	
	404-9033
	1000 шт.
	0,134
	404-0025
	1000 шт.
	0,134

	
	404-9034
	1000 шт.
	0,135
	404-0126
	1000 шт.
	0,135

	08-02-010-08
	402-9070
	м3
	0,186
	402-0013
	м3
	0,186

	
	404-9033
	1000 шт.
	0,134
	404-0025
	1000 шт.
	0,134

	
	404-9034
	1000 шт.
	0,135
	404-0126
	1000 шт.
	0,135

	08-02-010-09
	402-9070
	м3
	0,19
	402-0013
	м3
	0,19

	
	404-9033
	1000 шт.
	0,14
	404-0025
	1000 шт.
	0,14

	
	404-9034
	1000 шт.
	0,121
	404-0126
	1000 шт.
	0,121

	08-02-010-10
	402-9070
	м3
	0,19
	402-0013
	м3
	0,19

	
	404-9033
	1000 шт.
	0,14
	404-0025
	1000 шт.
	0,14

	
	404-9034
	1000 шт.
	0,121
	404-0126
	1000 шт.
	0,121

	08-02-010-11
	402-9070
	м3
	0,191
	402-0013
	м3
	0,191

	
	404-9033
	1000 шт.
	0,143
	404-0025
	1000 шт.
	0,143

	
	404-9034
	1000 шт.
	0,11
	404-0126
	1000 шт.
	0,11

	08-02-010-12
	402-9070
	м3
	0,191
	402-0013
	м3
	0,191

	
	404-9033
	1000 шт.
	0,143
	404-0025
	1000 шт.
	0,143

	
	404-9034
	1000 шт.
	0,11
	404-0126
	1000 шт.
	0,11

	08-02-010-13
	402-9070
	м3
	0,226
	402-0013
	м3
	0,226

	
	404-9033
	1000 шт.
	0,105
	404-0025
	1000 шт.
	0,105

	
	404-9080
	1000 шт.
	0,093
	404-0146
	1000 шт.
	0,093

	08-02-010-14
	402-9070
	м3
	0,226
	402-0013
	м3
	0,226

	
	404-9033
	1000 шт.
	0,105
	404-0025
	1000 шт.
	0,105

	
	404-9080
	1000 шт.
	0,093
	404-0146
	1000 шт.
	0,093

	08-02-010-15
	402-9070
	м3
	0,226
	402-0013
	м3
	0,226

	
	404-9033
	1000 шт.
	0,129
	404-0025
	1000 шт.
	0,129

	
	404-9080
	1000 шт.
	0,069
	404-0146
	1000 шт.
	0,069

	08-02-010-16
	402-9070
	м3
	0,226
	402-0013
	м3
	0,226

	
	404-9033
	1000 шт.
	0,129
	404-0025
	1000 шт.
	0,129

	
	404-9080
	1000 шт.
	0,069
	404-0146
	1000 шт.
	0,069

	08-02-010-17
	402-9070
	м3
	0,226
	402-0013
	м3
	0,226

	
	404-9033
	1000 шт.
	0,143
	404-0025
	1000 шт.
	0,143

	
	404-9080
	1000 шт.
	0,055
	404-0146
	1000 шт.
	0,055

	08-02-010-18
	402-9070
	м3
	0,226
	402-0013
	м3
	0,226

	
	404-9033
	1000 шт.
	0,143
	404-0025
	1000 шт.
	0,143

	
	404-9080
	1000 шт.
	0,055
	404-0146
	1000 шт.
	0,055

	08-02-010-19
	402-9070
	м3
	0,221
	402-0013
	м3
	0,221

	
	404-9034
	1000 шт.
	0,4
	404-0126
	1000 шт.
	0,4

	08-02-010-20
	402-9070
	м3
	0,221
	402-0013
	м3
	0,221

	
	404-9034
	1000 шт.
	0,4
	404-0126
	1000 шт.
	0,4

	08-02-010-21
	402-9070
	м3
	0,234
	402-0013
	м3
	0,234

	
	404-9032
	1000 шт.
	0,198
	404-0005
	1000 шт.
	0,198

	
	404-9034
	1000 шт.
	0,197
	404-0126
	1000 шт.
	0,197

	08-02-010-22
	402-9070
	м3
	0,234
	402-0013
	м3
	0,234

	
	404-9032
	1000 шт.
	0,198
	404-0005
	1000 шт.
	0,198

	
	404-9034
	1000 шт.
	0,197
	404-0126
	1000 шт.
	0,197

	08-02-010-23
	402-9070
	м3
	0,24
	402-0013
	м3
	0,24

	
	404-9032
	1000 шт.
	0,237
	404-0005
	1000 шт.
	0,237

	
	404-9034
	1000 шт.
	0,157
	404-0126
	1000 шт.
	0,157

	08-02-010-24
	402-9070
	м3
	0,24
	402-0013
	м3
	0,24

	
	404-9032
	1000 шт.
	0,237
	404-0005
	1000 шт.
	0,237

	
	404-9034
	1000 шт.
	0,157
	404-0126
	1000 шт.
	0,157

	08-02-010-25
	402-9070
	м3
	0,245
	402-0013
	м3
	0,245

	
	404-9032
	1000 шт.
	0,274
	404-0005
	1000 шт.
	0,274

	
	404-9034
	1000 шт.
	0,118
	404-0126
	1000 шт.
	0,118

	08-02-010-26
	402-9070
	м3
	0,245
	402-0013
	м3
	0,245

	
	404-9032
	1000 шт.
	0,274
	404-0005
	1000 шт.
	0,274

	
	404-9034
	1000 шт.
	0,118
	404-0126
	1000 шт.
	0,118

	08-02-010-27
	402-9070
	м3
	0,234
	402-0013
	м3
	0,234

	
	404-9034
	1000 шт.
	0,395
	404-0126
	1000 шт.
	0,395

	08-02-010-28
	402-9070
	м3
	0,234
	402-0013
	м3
	0,234

	
	404-9034
	1000 шт.
	0,395
	404-0126
	1000 шт.
	0,395

	08-02-010-29
	402-9070
	м3
	0,24
	402-0013
	м3
	0,24

	
	404-9032
	1000 шт.
	0,086
	404-0005
	1000 шт.
	0,086

	
	404-9034
	1000 шт.
	0,308
	404-0126
	1000 шт.
	0,308

	08-02-010-30
	402-9070
	м3
	0,24
	402-0013
	м3
	0,24

	
	404-9032
	1000 шт.
	0,086
	404-0005
	1000 шт.
	0,086

	
	404-9034
	1000 шт.
	0,308
	404-0126
	1000 шт.
	0,308

	08-02-010-31
	402-9070
	м3
	0,245
	402-0013
	м3
	0,245

	
	404-9032
	1000 шт.
	0,153
	404-0005
	1000 шт.
	0,153

	
	404-9034
	1000 шт.
	0,239
	404-0126
	1000 шт.
	0,239

	08-02-010-32
	402-9070
	м3
	0,245
	402-0013
	м3
	0,245

	
	404-9032
	1000 шт.
	0,153
	404-0005
	1000 шт.
	0,153

	
	404-9034
	1000 шт.
	0,239
	404-0126
	1000 шт.
	0,239

	08-02-011-01
	402-9070
	м3
	0,27
	402-0013
	м3
	0,27

	
	404-9032
	1000 шт.
	0,175
	404-0005
	1000 шт.
	0,175

	
	404-9035
	1000 шт.
	0,233
	404-0016
	1000 шт.
	0,233

	08-02-011-02
	402-9070
	м3
	0,27
	402-0013
	м3
	0,27

	
	404-9032
	1000 шт.
	0,175
	404-0005
	1000 шт.
	0,175

	
	404-9035
	1000 шт.
	0,233
	404-0016
	1000 шт.
	0,233

	08-02-011-03
	402-9070
	м3
	0,27
	402-0013
	м3
	0,27

	
	404-9032
	1000 шт.
	0,233
	404-0005
	1000 шт.
	0,233

	
	404-9035
	1000 шт.
	0,175
	404-0016
	1000 шт.
	0,175

	08-02-011-04
	402-9070
	м3
	0,27
	402-0013
	м3
	0,27

	
	404-9032
	1000 шт.
	0,233
	404-0005
	1000 шт.
	0,233

	
	404-9035
	1000 шт.
	0,175
	404-0016
	1000 шт.
	0,175

	08-02-011-05
	402-9070
	м3
	0,27
	402-0013
	м3
	0,27

	
	404-9032
	1000 шт.
	0,265
	404-0005
	1000 шт.
	0,265

	
	404-9035
	1000 шт.
	0,143
	404-0016
	1000 шт.
	0,143

	08-02-011-06
	402-9070
	м3
	0,27
	402-0013
	м3
	0,27

	
	404-9032
	1000 шт.
	0,265
	404-0005
	1000 шт.
	0,265

	
	404-9035
	1000 шт.
	0,143
	404-0016
	1000 шт.
	0,143

	08-02-011-07
	402-9070
	м3
	0,21
	402-0013
	м3
	0,21

	
	404-9033
	1000 шт.
	0,083
	404-0025
	1000 шт.
	0,083

	
	404-9035
	1000 шт.
	0,233
	404-0016
	1000 шт.
	0,233

	08-02-011-08
	402-9070
	м3
	0,21
	402-0013
	м3
	0,21

	
	404-9033
	1000 шт.
	0,083
	404-0025
	1000 шт.
	0,083

	
	404-9035
	1000 шт.
	0,233
	404-0016
	1000 шт.
	0,233

	08-02-011-09
	402-9070
	м3
	0,21
	402-0013
	м3
	0,21

	
	404-9033
	1000 шт.
	0,111
	404-0025
	1000 шт.
	0,111

	
	404-9035
	1000 шт.
	0,175
	404-0016
	1000 шт.
	0,175

	08-02-011-10
	402-9070
	м3
	0,21
	402-0013
	м3
	0,21

	
	404-9033
	1000 шт.
	0,111
	404-0025
	1000 шт.
	0,111

	
	404-9035
	1000 шт.
	0,175
	404-0016
	1000 шт.
	0,175

	08-02-011-11
	402-9070
	м3
	0,21
	402-0013
	м3
	0,21

	
	404-9033
	1000 шт.
	0,13
	404-0025
	1000 шт.
	0,13

	
	404-9035
	1000 шт.
	0,143
	404-0016
	1000 шт.
	0,143

	08-02-011-12
	402-9070
	м3
	0,21
	402-0013
	м3
	0,21

	
	404-9033
	1000 шт.
	0,13
	404-0025
	1000 шт.
	0,13

	
	404-9035
	1000 шт.
	0,143
	404-0016
	1000 шт.
	0,143

	08-02-012-01
	402-9070
	м3
	0,2
	402-0013
	м3
	0,2

	
	404-9033
	1000 шт.
	0,083
	404-0025
	1000 шт.
	0,083

	
	404-9090
	1000 шт.
	0,118
	404-0020
	1000 шт.
	0,118

	08-02-012-02
	402-9070
	м3
	0,2
	402-0013
	м3
	0,2

	
	404-9033
	1000 шт.
	0,083
	404-0025
	1000 шт.
	0,083

	
	404-9090
	1000 шт.
	0,118
	404-0020
	1000 шт.
	0,118

	08-02-012-03
	402-9070
	м3
	0,2
	402-0013
	м3
	0,2

	
	404-9033
	1000 шт.
	0,111
	404-0025
	1000 шт.
	0,111

	
	404-9090
	1000 шт.
	0,089
	404-0020
	1000 шт.
	0,089

	08-02-012-04
	402-9070
	м3
	0,2
	402-0013
	м3
	0,2

	
	404-9033
	1000 шт.
	0,111
	404-0025
	1000 шт.
	0,111

	
	404-9090
	1000 шт.
	0,089
	404-0020
	1000 шт.
	0,089

	08-02-012-05
	402-9070
	м3
	0,2
	402-0013
	м3
	0,2

	
	404-9033
	1000 шт.
	0,13
	404-0025
	1000 шт.
	0,13

	
	404-9090
	1000 шт.
	0,073
	404-0020
	1000 шт.
	0,073

	08-02-012-06
	402-9070
	м3
	0,2
	402-0013
	м3
	0,2

	
	404-9033
	1000 шт.
	0,13
	404-0025
	1000 шт.
	0,13

	
	404-9090
	1000 шт.
	0,073
	404-0020
	1000 шт.
	0,073

	08-02-013-01
	101-9050
	м2
	101,5
	101-0270
	м2
	101,5

	
	402-9070
	м3
	13,4
	402-0013
	м3
	13,4

	
	404-9032
	1000 шт.
	19,4
	404-0005
	1000 шт.
	19,4

	08-02-013-02
	101-9050
	м2
	101,5
	101-0270
	м2
	101,5

	
	402-9070
	м3
	13,4
	402-0013
	м3
	13,4

	
	404-9032
	1000 шт.
	19,4
	404-0005
	1000 шт.
	19,4

	08-02-013-03
	402-9070
	м3
	3
	402-0013
	м3
	3

	
	404-9032
	1000 шт.
	4,85
	404-0005
	1000 шт.
	4,85

	08-02-013-04
	402-9070
	м3
	3
	402-0013
	м3
	3

	
	404-9032
	1000 шт.
	4,85
	404-0005
	1000 шт.
	4,85

	08-02-014-01
	401-9003
	м3
	0,14
	401-0524
	м3
	0,14

	
	402-9070
	м3
	0,18
	402-0012
	м3
	0,18

	
	404-9010
	1000 шт.
	0,352
	404-0005
	1000 шт.
	0,352

	08-02-014-02
	401-9003
	м3
	0,14
	401-0524
	м3
	0,14

	
	402-9070
	м3
	0,18
	402-0012
	м3
	0,18

	
	404-9010
	1000 шт.
	0,352
	404-0005
	1000 шт.
	0,352

	08-02-014-03
	401-9003
	м3
	0,37
	401-0524
	м3
	0,37

	
	402-9070
	м3
	0,14
	402-0012
	м3
	0,14

	
	404-9010
	1000 шт.
	0,263
	404-0005
	1000 шт.
	0,263

	08-02-014-04
	401-9003
	м3
	0,37
	401-0524
	м3
	0,37

	
	402-9070
	м3
	0,14
	402-0012
	м3
	0,14

	
	404-9010
	1000 шт.
	0,263
	404-0005
	1000 шт.
	0,263

	08-02-014-05
	401-9003
	м3
	0,51
	401-0524
	м3
	0,51

	
	402-9070
	м3
	0,11
	402-0012
	м3
	0,11

	
	404-9010
	1000 шт.
	0,209
	404-0005
	1000 шт.
	0,209

	08-02-014-06
	402-9070
	м3
	0,11
	402-0012
	м3
	0,11

	
	404-9010
	1000 шт.
	0,209
	404-0005
	1000 шт.
	0,209

	08-02-014-07
	402-9070
	м3
	0,11
	402-0012
	м3
	0,11

	
	404-9010
	1000 шт.
	0,318
	404-0005
	1000 шт.
	0,318

	
	406-9001
	м3
	0,31
	406-0014
	м3
	0,31

	08-02-014-08
	402-9070
	м3
	0,11
	402-0012
	м3
	0,11

	
	404-9010
	1000 шт.
	0,318
	404-0005
	1000 шт.
	0,318

	
	406-9001
	м3
	0,31
	406-0014
	м3
	0,31

	08-02-014-09
	402-9070
	м3
	0,08
	402-0012
	м3
	0,08

	
	404-9010
	1000 шт.
	0,237
	404-0005
	1000 шт.
	0,237

	
	406-9001
	м3
	0,46
	406-0014
	м3
	0,46

	08-02-014-10
	402-9070
	м3
	0,08
	402-0012
	м3
	0,08

	
	404-9010
	1000 шт.
	0,237
	404-0005
	1000 шт.
	0,237

	
	406-9001
	м3
	0,46
	406-0014
	м3
	0,46

	08-02-014-11
	402-9070
	м3
	0,07
	402-0012
	м3
	0,07

	
	404-9010
	1000 шт.
	0,189
	404-0005
	1000 шт.
	0,189

	
	406-9001
	м3
	0,55
	406-0014
	м3
	0,55

	08-02-014-12
	402-9070
	м3
	0,07
	402-0012
	м3
	0,07

	
	404-9010
	1000 шт.
	0,189
	404-0005
	1000 шт.
	0,189

	
	406-9001
	м3
	0,55
	406-0014
	м3
	0,55

	08-02-014-13
	402-9070
	м3
	0,14
	402-0012
	м3
	0,14

	
	404-9010
	1000 шт.
	0,329
	404-0005
	1000 шт.
	0,329

	
	406-9001
	м3
	0,3
	406-0014
	м3
	0,3

	08-02-014-14
	402-9070
	м3
	0,14
	402-0012
	м3
	0,14

	
	404-9010
	1000 шт.
	0,329
	404-0005
	1000 шт.
	0,329

	
	406-9001
	м3
	0,3
	406-0014
	м3
	0,3

	08-02-014-15
	402-9070
	м3
	0,12
	402-0012
	м3
	0,12

	
	404-9010
	1000 шт.
	0,245
	404-0005
	1000 шт.
	0,245

	
	406-9001
	м3
	0,44
	406-0014
	м3
	0,44

	08-02-014-16
	402-9070
	м3
	0,12
	402-0012
	м3
	0,12

	
	404-9010
	1000 шт.
	0,24
	404-0005
	1000 шт.
	0,24

	
	406-9001
	м3
	0,44
	406-0014
	м3
	0,44

	08-02-014-17
	402-9070
	м3
	0,11
	402-0012
	м3
	0,11

	
	404-9010
	1000 шт.
	0,195
	404-0005
	1000 шт.
	0,195

	
	406-9001
	м3
	0,53
	406-0014
	м3
	0,53

	08-02-014-18
	402-9070
	м3
	0,11
	402-0012
	м3
	0,11

	
	404-9010
	1000 шт.
	0,195
	404-0005
	1000 шт.
	0,195

	
	406-9001
	м3
	0,53
	406-0014
	м3
	0,53

	08-02-015-01
	402-9070
	м3
	0,21
	402-0012
	м3
	0,21

	
	404-9036
	1000 шт.
	0,37
	404-0005
	1000 шт.
	0,37

	08-02-015-02
	402-9070
	м3
	0,21
	402-0012
	м3
	0,21

	
	404-9036
	1000 шт.
	0,37
	404-0005
	1000 шт.
	0,37

	08-02-015-03
	104-9090
	м2
	4,12
	104-0004
	м3
	0,412

	
	402-9060
	м3
	0,018
	402-0078
	м3
	0,018

	
	402-9070
	м3
	0,24
	402-0012
	м3
	0,24

	
	404-9036
	1000 шт.
	0,408
	404-0005
	1000 шт.
	0,408

	
	408-9040
	м3
	0,01
	408-0141
	м3
	0,01

	08-02-015-04
	104-9090
	м2
	4,12
	104-0004
	м3
	0,412

	
	402-9060
	м3
	0,018
	402-0078
	м3
	0,018

	
	402-9070
	м3
	0,24
	402-0012
	м3
	0,24

	
	404-9036
	1000 шт.
	0,408
	404-0005
	1000 шт.
	0,408

	
	408-9040
	м3
	0,01
	408-0141
	м3
	0,01

	08-02-015-05
	104-9090
	м2
	2,71
	104-0004
	м3
	0,271

	
	402-9060
	м3
	0,012
	402-0078
	м3
	0,012

	
	402-9070
	м3
	0,25
	402-0012
	м3
	0,25

	
	404-9036
	1000 шт.
	0,403
	404-0005
	1000 шт.
	0,403

	
	408-9040
	м3
	0,07
	408-0141
	м3
	0,07

	08-02-015-06
	104-9090
	м2
	2,71
	104-0004
	м3
	0,271

	
	402-9060
	м3
	0,012
	402-0078
	м3
	0,012

	
	402-9070
	м3
	0,25
	402-0012
	м3
	0,25

	
	404-9036
	1000 шт.
	0,403
	404-0005
	1000 шт.
	0,403

	
	408-9040
	м3
	0,07
	408-0141
	м3
	0,07

	08-02-015-07
	104-9090
	м2
	2,02
	104-0004
	м3
	0,202

	
	402-9060
	м3
	0,01
	402-0078
	м3
	0,01

	
	402-9070
	м3
	0,25
	402-0012
	м3
	0,25

	
	404-9036
	1000 шт.
	0,4
	404-0005
	1000 шт.
	0,4

	
	408-9040
	м3
	0,005
	408-0141
	м3
	0,005

	08-02-015-08
	104-9090
	м2
	2,02
	104-0004
	м3
	0,202

	
	402-9060
	м3
	0,01
	402-0078
	м3
	0,01

	
	402-9070
	м3
	0,25
	402-0012
	м3
	0,25

	
	404-9036
	1000 шт.
	0,4
	404-0005
	1000 шт.
	0,4

	
	408-9040
	м3
	0,005
	408-0141
	м3
	0,005

	08-03-001-01
	402-9070
	м3
	0,07
	402-0012
	м3
	0,07

	
	412-9030
	м3
	0,93
	412-0054
	м3
	0,93

	08-03-001-02
	402-9070
	м3
	0,05
	402-0012
	м3
	0,05

	
	412-9030
	м3
	0,95
	412-0055
	м3
	0,95

	08-03-002-01
	402-9070
	м3
	0,11
	402-0012
	м3
	0,11

	
	403-9210
	м3
	0,92
	403-0032
	м3
	0,92

	08-03-002-02
	402-9070
	м3
	0,11
	402-0012
	м3
	0,11

	
	403-9210
	м3
	0,92
	403-0032
	м3
	0,92

	08-03-002-03
	402-9070
	м3
	0,11
	402-0012
	м3
	0,11

	
	403-9210
	м3
	0,92
	403-0032
	м3
	0,92

	08-03-002-04
	402-9070
	м3
	0,11
	402-0012
	м3
	0,11

	
	403-9210
	м3
	0,92
	403-0032
	м3
	0,92

	08-03-002-05
	402-9070
	м3
	0,15
	402-0012
	м3
	0,15

	
	403-9210
	м3
	0,55
	403-0032
	м3
	0,55

	
	404-9036
	1000 шт.
	0,16
	404-0005
	1000 шт.
	0,16

	08-03-002-06
	402-9070
	м3
	0,15
	402-0012
	м3
	0,15

	
	403-9210
	м3
	0,55
	403-0032
	м3
	0,55

	
	404-9036
	1000 шт.
	0,16
	404-0005
	1000 шт.
	0,16

	08-03-002-07
	402-9070
	м3
	0,14
	402-0012
	м3
	0,14

	
	403-9210
	м3
	0,68
	403-0032
	м3
	0,68

	
	404-9036
	1000 шт.
	0,1
	404-0005
	1000 шт.
	0,1

	08-03-002-08
	402-9070
	м3
	0,14
	402-0012
	м3
	0,14

	
	403-9210
	м3
	0,68
	403-0032
	м3
	0,68

	
	404-9036
	1000 шт.
	0,1
	404-0005
	1000 шт.
	0,1

	08-03-002-09
	402-9070
	м3
	0,14
	402-0012
	м3
	0,14

	
	403-9210
	м3
	0,74
	403-0032
	м3
	0,74

	
	404-9036
	1000 шт.
	0,07
	404-0005
	1000 шт.
	0,07

	08-03-002-10
	402-9070
	м3
	0,14
	402-0012
	м3
	0,14

	
	403-9210
	м3
	0,74
	403-0032
	м3
	0,74

	
	404-9036
	1000 шт.
	0,07
	404-0005
	1000 шт.
	0,07

	08-03-002-11
	406-9001
	м3
	0,25
	406-0014
	м3
	0,25

	08-03-003-01
	402-9070
	м3
	0,17
	402-0012
	м3
	0,17

	
	404-9036
	1000 шт.
	0,003
	404-0005
	1000 шт.
	0,003

	
	413-9012
	м3
	0,9
	413-0410
	м3
	0,9

	08-03-003-02
	402-9070
	м3
	0,17
	402-0012
	м3
	0,17

	
	404-9036
	1000 шт.
	0,003
	404-0005
	1000 шт.
	0,003

	
	413-9012
	м3
	0,9
	413-0410
	м3
	0,9

	08-03-003-03
	402-9070
	м3
	0,11
	402-0012
	м3
	0,11

	
	413-9012
	м3
	0,98
	413-0410
	м3
	0,98

	08-03-003-04
	402-9070
	м3
	0,11
	402-0012
	м3
	0,11

	
	413-9012
	м3
	0,98
	413-0410
	м3
	0,98

	08-03-003-05
	402-9070
	м3
	0,11
	402-0012
	м3
	0,11

	
	413-9012
	м3
	0,98
	413-0410
	м3
	0,98

	08-03-003-06
	402-9070
	м3
	0,11
	402-0012
	м3
	0,11

	
	413-9012
	м3
	0,98
	413-0410
	м3
	0,98

	08-03-003-07
	402-9070
	м3
	0,06
	402-0012
	м3
	0,06

	
	412-9150
	м3
	0,91
	412-1060
	м2
	7,6

	08-03-003-08
	402-9070
	м3
	0,06
	402-0012
	м3
	0,06

	
	412-9150
	м3
	0,91
	412-1060
	м2
	7,6

	08-03-003-09
	402-9070
	м3
	0,16
	402-0012
	м3
	0,16

	
	404-9036
	1000 шт.
	0,16
	404-0005
	1000 шт.
	0,16

	
	413-9012
	м3
	0,55
	413-0410
	м3
	0,55

	08-03-003-10
	402-9070
	м3
	0,16
	402-0012
	м3
	0,16

	
	404-9036
	1000 шт.
	0,16
	404-0005
	1000 шт.
	0,16

	
	413-9012
	м3
	0,55
	413-0410
	м3
	0,55

	08-03-003-11
	402-9070
	м3
	0,22
	402-0012
	м3
	0,22

	
	413-9012
	м3
	0,72
	413-0411
	м3
	0,72

	
	408-9090
	м3
	0,12
	408-0021
	м3
	0,12

	08-03-003-12
	402-9070
	м3
	0,22
	402-0012
	м3
	0,22

	
	413-9012
	м3
	0,72
	413-0411
	м3
	0,72

	
	408-9090
	м3
	0,12
	408-0021
	м3
	0,12

	08-03-003-13
	402-9070
	м3
	0,18
	402-0012
	м3
	0,18

	
	413-9012
	м3
	0,92
	413-0412
	м3
	0,92

	
	408-9090
	м3
	0,12
	408-0021
	м3
	0,12

	08-03-003-14
	402-9070
	м3
	0,18
	402-0012
	м3
	0,18

	
	413-9012
	м3
	0,92
	413-0412
	м3
	0,92

	
	408-9090
	м3
	0,12
	408-0021
	м3
	0,12

	08-04-001-01
	204-9038
	т
	0,013
	204-0100
	т
	0,013

	
	101-9094
	м2
	91
	101-2522
	м2
	91

	
	408-9040
	м3
	0,6
	408-0141
	м3
	0,6

	08-04-001-02
	204-9038
	т
	0,013
	204-0100
	т
	0,013

	
	101-9094
	м2
	91
	101-2522
	м2
	91

	
	408-9040
	м3
	0,6
	408-0141
	м3
	0,6

	08-04-001-03
	204-9038
	т
	0,026
	204-0100
	т
	0,026

	
	101-9094
	м2
	182
	101-2522
	м2
	182

	
	408-9040
	м3
	2,1
	408-0141
	м3
	2,1

	08-04-001-04
	204-9038
	т
	0,026
	204-0100
	т
	0,026

	
	101-9094
	м2
	182
	101-2522
	м2
	182

	
	408-9040
	м3
	2,1
	408-0141
	м3
	2,1

	08-04-001-05
	402-9070
	м3
	0,5
	402-0012
	м3
	0,5

	
	101-9094
	м2
	97
	403-0191
	м2
	97

	08-04-001-06
	402-9070
	м3
	0,5
	402-0012
	м3
	0,5

	
	101-9094
	м2
	97
	403-0191
	м2
	97

	08-04-001-07
	402-9070
	м3
	1,1
	402-0012
	м3
	1,1

	
	101-9094
	м2
	194
	403-0191
	м2
	194

	08-04-001-08
	402-9070
	м3
	1,1
	402-0012
	м3
	1,1

	
	101-9094
	м2
	194
	403-0191
	м2
	194

	08-04-001-09
	101-9168
	т
	0,18
	101-1958
	т
	0,18

	
	104-9289
	м2
	7,2
	104-0109
	м2
	7,2

	
	101-9094
	м2
	101,2
	101-0769
	м2
	101,2

	08-04-001-10
	101-9168
	т
	0,18
	101-1958
	т
	0,18

	
	104-9289
	м2
	7,2
	104-0109
	м2
	7,2

	
	101-9094
	м2
	101,2
	101-0769
	м2
	101,2

	08-04-001-11
	101-9168
	т
	0,34
	101-1958
	т
	0,34

	
	104-9289
	м2
	14,4
	104-0109
	м2
	14,4

	
	101-9094
	м2
	202,4
	101-0769
	м2
	202,4

	08-04-001-12
	101-9168
	т
	0,34
	101-1958
	т
	0,34

	
	104-9289
	м2
	14,4
	104-0109
	м2
	14,4

	
	101-9094
	м2
	202,4
	101-0769
	м2
	202,4

	08-04-002-01
	204-9038
	т
	0,112
	204-0100
	т
	0,112

	
	402-9070
	м3
	0,74
	402-0012
	м3
	0,74

	08-04-002-02
	204-9038
	т
	0,112
	204-0100
	т
	0,112

	
	402-9070
	м3
	0,74
	402-0012
	м3
	0,74

	08-04-002-03
	204-9038
	т
	0,112
	204-0100
	т
	0,112

	
	402-9070
	м3
	0,74
	402-0012
	м3
	0,74

	08-04-002-04
	204-9038
	т
	0,112
	204-0100
	т
	0,112

	
	402-9070
	м3
	0,74
	402-0012
	м3
	0,74

	08-05-001-01
	402-9060
	м3
	3,06
	402-0078
	м3
	3,06

	
	403-9014
	м2
	102
	403-0680
	м2
	102

	08-05-001-02
	402-9060
	м3
	3,06
	402-0078
	м3
	3,06

	
	403-9014
	м2
	102
	403-0679
	м2
	102

	08-05-002-01
	402-9070
	м3
	0,01
	402-0002
	м3
	0,01

	
	408-9040
	м3
	0,02
	408-0122
	м3
	0,02

	08-05-002-02
	402-9070
	м3
	0,01
	402-0002
	м3
	0,01

	
	404-9010
	1000 шт.
	0,002
	404-0005
	1000 шт.
	0,002

	
	408-9040
	м3
	0,002
	408-0122
	м3
	0,002

	08-05-002-03
	402-9070
	м3
	0,26
	402-0002
	м3
	0,26

	
	404-9010
	1000 шт.
	0,14
	404-0005
	1000 шт.
	0,14

	
	413-9011
	м3
	0,44
	413-0214
	м3
	0,44

	08-06-001-01
	301-9810
	компл.
	1
	301-2138
	компл.
	1

	
	103-9143
	шт.
	8
	101-2270
	шт.
	8

	
	101-9059
	кг
	86
	101-2540
	кг
	86

	
	509-9074
	м
	31
	508-0139
	10 м
	3,1

	
	301-9173
	шт.
	5
	301-3218
	шт.
	5

	
	402-9070
	м3
	0,12
	402-0002
	м3
	0,12

	08-06-001-02
	103-9143
	шт.
	1
	101-2270
	шт.
	1

	
	509-9074
	м
	3
	508-0139
	10 м
	0,3

	
	301-9173
	шт.
	0,5
	301-3218
	шт.
	0,5

	
	402-9070
	м3
	0,01
	402-0002
	м3
	0,01

	08-06-001-03
	509-9074
	м
	1
	508-0139
	10 м
	0,1

	08-06-001-04
	301-9173
	шт.
	1
	301-3218
	шт.
	1

	08-07-001-01
	101-9087
	м3
	0,006
	101-2594
	м3
	0,006

	
	101-9093
	т
	0,037
	101-2595
	т
	0,037

	08-07-001-02
	101-9087
	м3
	0,009
	101-2594
	м3
	0,009

	
	101-9093
	т
	0,035
	101-2595
	т
	0,035

	08-07-001-03
	101-9087
	м3
	0,009
	101-2594
	м3
	0,009

	
	101-9093
	т
	0,044
	101-2595
	т
	0,044

	08-07-001-04
	101-9093
	т
	0,009
	101-2595
	т
	0,009

	08-07-001-05
	101-9093
	т
	0,011
	101-2595
	т
	0,011

	08-07-002-01
	101-9087
	м3
	0,008
	101-2594
	м3
	0,008

	
	101-9093
	т
	0,029
	101-2595
	т
	0,029

	08-07-002-02
	101-9087
	м3
	0,008
	101-2594
	м3
	0,008

	
	101-9093
	т
	0,029
	101-2595
	т
	0,029

	08-08-001-01
	402-9070
	м3
	0,41
	402-0002
	м3
	0,41

	
	413-9011
	м3
	1,03
	413-0215
	м3
	1,03

	08-08-001-02
	402-9070
	м3
	0,36
	402-0002
	м3
	0,36

	
	404-9010
	1000 шт.
	0,19
	404-0005
	1000 шт.
	0,19

	08-08-002-01
	402-9070
	м3
	0,02
	402-0002
	м3
	0,02

	
	404-9010
	1000 шт.
	0,006
	404-0005
	1000 шт.
	0,006

	08-08-003-01
	404-9010
	1000 шт.
	0,53
	404-0005
	1000 шт.
	0,53

	
	408-9040
	м3
	0,19
	408-0141
	м3
	0,19

	08-08-003-02
	115-9096
	т
	1,26
	115-2834
	т
	1,26

	
	404-9010
	1000 шт.
	0,06
	404-0005
	1000 шт.
	0,06

	
	408-9040
	м3
	0,09
	408-0141
	м3
	0,09

	08-08-003-03
	115-9093
	т
	0,02
	115-2815
	т
	0,02

	
	115-9097
	т
	0,3
	115-2835
	т
	0,3

	
	404-9010
	1000 шт.
	0,44
	404-0005
	1000 шт.
	0,44

	
	408-9040
	м3
	0,18
	408-0141
	м3
	0,18

	08-08-003-04
	115-9093
	т
	0,02
	115-2815
	т
	0,02

	
	115-9096
	т
	1
	115-2834
	т
	1

	
	115-9097
	т
	0,3
	115-2835
	т
	0,3

	
	404-9010
	1000 шт.
	0,06
	404-0005
	1000 шт.
	0,06

	
	408-9040
	м3
	0,08
	408-0141
	м3
	0,08

	08-08-003-05
	404-9010
	1000 шт.
	0,35
	404-0005
	1000 шт.
	0,35

	
	408-9040
	м3
	0,11
	408-0141
	м3
	0,11

	08-08-003-06
	404-9010
	1000 шт.
	0,38
	404-0005
	1000 шт.
	0,38

	
	408-9040
	м3
	0,14
	408-0141
	м3
	0,14

	08-08-003-07
	115-9093
	т
	0,02
	115-2815
	т
	0,02

	
	115-9097
	т
	0,3
	115-2835
	т
	0,3

	
	404-9010
	1000 шт.
	0,26
	404-0005
	1000 шт.
	0,26

	
	408-9040
	м3
	0,1
	408-0141
	м3
	0,1

	08-08-003-08
	115-9093
	т
	0,02
	115-2815
	т
	0,02

	
	115-9097
	т
	0,3
	115-2835
	т
	0,3

	
	404-9010
	1000 шт.
	0,29
	404-0005
	1000 шт.
	0,29

	
	408-9040
	м3
	0,13
	408-0141
	м3
	0,13

	08-08-003-09
	404-9010
	1000 шт.
	0,34
	404-0005
	1000 шт.
	0,34

	
	408-9040
	м3
	0,09
	408-0141
	м3
	0,09

	08-08-003-10
	115-9093
	т
	0,02
	115-2815
	т
	0,02

	
	115-9097
	т
	0,3
	115-2835
	т
	0,3

	
	404-9010
	1000 шт.
	0,25
	404-0005
	1000 шт.
	0,25

	
	408-9040
	м3
	0,08
	408-0141
	м3
	0,08

	08-08-004-01
	115-9096
	т
	0,028
	115-2834
	т
	0,028

	
	205-9001
	шт.
	1
	205-0015
	шт.
	1

	
	408-9040
	м3
	0,03
	408-0141
	м3
	0,03

	08-08-005-01
	402-9070
	м3
	0,04
	402-0002
	м3
	0,04

	
	404-9010
	1000 шт.
	0,49
	404-0005
	1000 шт.
	0,49

	
	408-9040
	м3
	0,08
	408-0141
	м3
	0,08

	08-08-006-01
	101-9053
	м2
	84
	101-1953
	м2
	84

	
	101-9054
	м2
	21
	101-1687
	м2
	21

	
	404-9010
	1000 шт.
	1,5
	404-0005
	1000 шт.
	1,5

	
	408-9040
	м3
	1,3
	408-0141
	м3
	1,3

	08-08-006-02
	408-9040
	м3
	0,9
	408-0141
	м3
	0,9

	08-08-006-03
	408-9040
	м3
	0,9
	408-0141
	м3
	0,9


Строительные металлические конструкции

Приложение 9.1.

Коэффициенты, учитывающие применение в рабочих чертежах марок стали с повышенным расчетным сопротивлением

	Предел текучести в зависимости от вида толщины проката МПа (кгс/мм2)
	Марка стали (по ГОСТ 27772-88)
	Каркасы зданий
	Колонны массой, т
	Фермы массой, т
	Балки (независимо от массы)
	Прочие конструктивные элементы
	Сооружения

	
	
	
	до 8
	более 8
	до 3
	более 3
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1.   265-285
	С275,
	1,04
	1,03
	1,06
	1,03
	1,06
	1,08
	1,05
	1,05

	      (27-29)
	С285
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.   265-345
	С345,
	1,09
	1,08
	1,11
	1,08
	1,11
	1,13
	1,10
	1,10

	      (27-35)
	С345К,
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	С345Т1
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.   335-375
	С375
	1,11
	1,10
	1,13
	1,10
	1,13
	1,15
	1,12
	1,12

	      (34-38)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.   390 (40)
	С390,
	1,14
	1,13
	1,16
	1,13
	1,16
	1,18
	1,15
	1,15

	
	С390К
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.   410 (42)
	С440
	1,28
	1,26
	1,30
	1,26
	1,30
	1,32
	1,29
	1,29

	6.   440 (45)
	С440
	1,31
	1,29
	1,33
	1,29
	1,33
	1,35
	1,32
	1,32

	7.   590 (60)
	С590,

С590К
	1,37
	1,35
	1,39
	1,35
	1,39
	1,41
	1,38
	1,38


Примечания:

1. При применении нескольких марок стали доплаты применяются на их долю в массе конструкций.

2. Замена согласовывается с проектной организацией, так как не допускается применение термоупрочненного (прокатного нагрева) фасонного проката для конструкций, подвергаемых при изготовлении металлизации или пластическим деформациям при температуре выше 700оС.

Приложение 9.2.

Коэффициенты, учитывающие применение в рабочих чертежах конструкций, запроектированных с учетом коэффициентов надежности по назначению

	Коэффициенты надежности по назначению
	1,0
	0,95
	0,9

	Коэффициенты к расценкам
	1,0
	0,97
	0,94


Приложение 9.3

Коэффициенты к расценкам, учитывающие условия применения ТЕР части 9

	Виды работ
	Коэффициенты

	
	к затратам труда и заработной плате рабочих-строителей
	к стоимости эксплуатации машин

	1
	2
	3

	1. Монтаж цельнометаллических каркасов покрытия по железобетонным и каменным опорам (табл. 1 расценки 1-7)
	1,18
	1,18

	2. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам
	1,1
	—

	3. Монтаж конструкций зданий высотой до 50 м (табл. 03-003, 03-004, 03-006, 03-012, 03-021 – 03-023, 03-029 – 03-031, 04-001)
	1,05
	1,6

	4. Монтаж металлических конструкций опор и станций канатных дорог на местности с уклоном более 4% до 30%
	1,4
	—

	5. Разборка (демонтаж) металлических конструкций
	0,7
	0,7

	6. Монтаж конструкций, окрашенных в заводских условиях или неокрашенных, поставляемых в пакетах
	1,03
	—

	7. Устройство балконных светопрозрачных ограждений при высоте здания свыше 30 м (табл. 04-010 расценка 4):
	
	

	7.1. 25-60 м
	1,41
	1,19

	7.2. свыше 60 м
	1,6
	1,27


Приложение 9.4.

Коэффициенты к таблице 9-05-002 на замену электродов

	Марки электродов
	Коэффициенты

	
	к затратам труда и оплате труда рабочих-строителей
	к стоимости эксплуатации машин

	1
	2
	3

	1. АНО-5
	0,58
	0,58

	2. СМ-11, ДСК-50, ОЗС-22Р
	0,67
	0,67

	3. СКГ-50, ОЗС-6, АНО-6Б, УОНИ13/55У, ВСФ-85
	0,71
	0,71

	4. ВН-48
	0,75
	0,75

	5. АНО-4, ОЗС-4, ОЗС-21, ВСФ-754, ОЗС-18, УОНИ-13/85, ОЗС-17Н, АНО-11, ВСФ-65У, АНП-2
	0,79
	0,79

	6. НИАТ-3Н, АНО-14, ОЗС-25, УОНИ-13/65, ОЗС-24
	0,83
	0,83

	7. ТМУ-21У
	0,92
	0,92

	8. УОНИ-13/55К
	0,96
	0,96

	9. МР-3
	1,0
	1,0

	10. ОЗС-12
	1,04
	1,04

	11. УОНИ-13/55
	1,08
	1,08

	12. УОНИ-13/45, ОЗШ-1
	1,17
	1,17


Приложение 9.5 
ТАБЛИЦА ЗАМЕНЫ РЕСУРСОВ

	Номера

расценок
	Ресурсы по ГЭСН
	Ресурсы по ТЕР

	
	код
	ед. изм.
	расход
	код
	ед. изм.
	расход

	09-01-006-02
	403-9010
	м3
	0,008
	403-0003
	м3
	0,008

	09-03-022-03
	201-9261
	кг
	62
	201-0844
	кг
	62

	09-03-050-01
	101-9680
	т
	0,00075
	101-2181
	т
	0,00075

	
	201-9038
	т
	0,004
	201-0822
	т
	0,004

	09-04-010-03
	201-9261
	кг
	0,57
	201-0844
	кг
	0,57

	09-06-029-01
	201-9261
	кг
	58
	201-0844
	кг
	58

	09-06-029-02
	201-9261
	кг
	58
	201-0844
	кг
	58


Деревянные конструкции

Приложение 10.1

Коэффициенты к расценкам, учитывающие условия применения ТЕР части 10

	Условия применения
	Номер таблиц (ТЕР)
	Коэффициенты

	
	
	к затратам труда и к оплате труда рабочих-строителей
	к стоимости эксплуатации машин
	к стоимости материалов

	3.1. Установка пружин или пневмозатворов при заполнении проемов дверными блоками
	01-039

 (01, 02, 03, 04)
	1,03
	—
	—

	3.2. Устройство перегородок в помещениях с ребристыми потолками
	04-009

 (01, 02, 03)
	1,1
	1,03
	—

	3.3. Устройство перегородок высотой

более 3 м
	04-011

 (01, 03)
	1,28
	—
	1,04

	3.4. То же
	04-011 (02, 04)
	1,46
	—
	1,01

	3.5. Оформление проемов в перегородках зданий промышленных предприятий с каркасом из стальных холодногнутых оцинкованных профи​лей марок ПС4 и ПН4
	04-012 (02)
	—
	—
	1,07

	3.6. То же ПС5 и ПН5
	04-012 (02)
	—
	—
	1,19

	3.7. То же ПС6 и ПН6
	04-012 (02)
	—
	—
	1,28

	3.8. Установка оконных и дверных блоков дерево-алюминиевых, пластиковых и металлопластиковых взамен деревянных
	01-027; 01-028;

01-030 – 01-032;

 01-039 – 01-042
	0,78
	—
	—


Приложение 10.2 
ТАБЛИЦА ЗАМЕНЫ РЕСУРСОВ

	Номера

расценок
	Ресурсы по ГЭСН
	Ресурсы по ТЕР

	
	код
	ед. изм.
	расход
	код
	ед. изм.
	расход

	10-01-001-03
	101-9188
	т
	0,00031
	101-1790
	т
	0,00031

	10-01-001-04
	101-9188
	т
	0,00047
	101-1790
	т
	0,00047

	10-01-001-08
	101-9680
	т
	0,00032
	101-1482
	т
	0,00032

	10-01-001-09
	101-9680
	т
	0,00032
	101-1482
	т
	0,00032

	10-01-001-10
	101-9680
	т
	0,00006
	101-1482
	т
	0,00006

	10-01-003-01
	203-9053
	м2
	0,5
	203-0251
	м2
	0,5

	10-01-013-01
	101-9186
	кг
	28
	101-1671
	кг
	28

	10-01-013-04
	104-9281
	м3
	7,8
	406-0004
	м3
	7,8

	10-01-013-06
	101-9186
	кг
	28
	101-1671
	кг
	28

	10-01-013-07
	101-9186
	кг
	28
	101-1671
	кг
	28

	10-01-021-01
	203-9064
	м2
	80
	203-0436
	м2
	80

	10-01-021-05
	203-9064
	м2
	80
	203-0436
	м2
	80

	10-01-021-09
	203-9064
	м2
	80
	203-0436
	м2
	80

	10-01-027-01
	101-9680
	т
	0,0114
	101-1482
	т
	0,0114

	
	203-9095
	м2
	100
	203-0013
	м2
	100

	10-01-027-02
	101-9680
	т
	0,0074
	101-1482
	т
	0,0074

	
	203-9095
	м2
	100
	203-0015
	м2
	100

	10-01-027-03
	101-9680
	т
	0,0114
	101-1482
	т
	0,0114

	
	203-9095
	м2
	100
	203-0029
	м2
	100

	10-01-027-04
	101-9680
	т
	0,0074
	101-1482
	т
	0,0074

	
	203-9095
	м2
	100
	203-0031
	м2
	100

	10-01-027-05
	101-9680
	т
	0,0114
	101-1482
	т
	0,0114

	
	203-9054
	м
	587
	203-0359
	м
	587

	
	203-9055
	м
	83
	203-0384
	м
	83

	
	203-9095
	м2
	100
	203-0013
	м2
	100

	10-01-027-06
	101-9680
	т
	0,0074
	101-1482
	т
	0,0074

	
	203-9054
	м
	380
	203-0359
	м
	380

	
	203-9055
	м
	65
	203-0384
	м
	65

	
	203-9095
	м2
	100
	203-0015
	м2
	100

	10-01-027-07
	101-9680
	т
	0,0114
	101-1482
	т
	0,0114

	
	203-9054
	м
	587
	203-0359
	м
	587

	
	203-9055
	м
	83
	203-0384
	м
	83

	
	203-9095
	м2
	100
	203-0029
	м2
	100

	10-01-027-08
	101-9680
	т
	0,0074
	101-1482
	т
	0,0074

	
	203-9054
	м
	380
	203-0359
	м
	380

	
	203-9055
	м
	65
	203-0384
	м
	65

	
	203-9095
	м2
	100
	203-0031
	м2
	100

	10-01-027-09
	101-9680
	т
	0,0114
	101-1482
	т
	0,0114

	
	203-9054
	м
	587
	203-0359
	м
	587

	
	203-9055
	м
	83
	203-0384
	м
	83

	
	203-9095
	м2
	100
	203-0013
	м2
	100

	10-01-027-10
	101-9680
	т
	0,0074
	101-1482
	т
	0,0074

	
	203-9054
	м
	380
	203-0359
	м
	380

	
	203-9055
	м
	65
	203-0384
	м
	65

	
	203-9095
	м2
	100
	203-0015
	м2
	100

	10-01-027-11
	101-9680
	т
	0,0114
	101-1482
	т
	0,0114

	
	203-9054
	м
	587
	203-0359
	м
	587

	
	203-9055
	м
	83
	203-0384
	м
	83

	
	203-9095
	м2
	100
	203-0029
	м2
	100

	10-01-027-12
	101-9680
	т
	0,0074
	101-1482
	т
	0,0074

	
	203-9054
	м
	380
	203-0359
	м
	380

	
	203-9055
	м
	65
	203-0384
	м
	65

	
	203-9095
	м2
	100
	203-0031
	м2
	100

	10-01-028-01
	101-9186
	кг
	21,5
	101-1671
	кг
	21,5

	
	101-9680
	т
	0,00496
	101-1482
	т
	0,00496

	
	203-9054
	м
	428
	203-0359
	м
	428

	
	203-9095
	м2
	100
	203-0142
	м2
	100

	10-01-028-02
	101-9186
	кг
	9
	101-1671
	кг
	9

	
	101-9680
	т
	0,00317
	101-1482
	т
	0,00317

	
	203-9054
	м
	283
	203-0359
	м
	283

	
	203-9095
	м2
	100
	203-0143
	м2
	100

	10-01-028-03
	101-9185
	кг
	15,64
	101-1789
	кг
	15,64

	
	101-9186
	кг
	7,2
	101-1671
	кг
	7,2

	
	101-9680
	т
	0,00285
	101-1482
	т
	0,00285

	
	203-9054
	м
	220
	203-0359
	м
	220

	
	203-9095
	м2
	100
	203-0145
	м2
	100

	10-01-029-01
	101-9411
	компл.
	100
	101-0954
	компл.
	100

	10-01-029-02
	101-9411
	компл.
	100
	101-0936
	компл.
	100

	10-01-030-01
	101-9680
	т
	0,0127
	101-1482
	т
	0,0127

	
	203-9095
	м2
	100
	203-0165
	м2
	100

	10-01-030-02
	101-9680
	т
	0,0084
	101-1482
	т
	0,0084

	
	203-9095
	м2
	100
	203-0166
	м2
	100

	10-01-030-03
	101-9680
	т
	0,0113
	101-1482
	т
	0,0113

	
	203-9056
	м
	17,5
	203-0321
	м
	17,5

	
	203-9095
	м2
	100
	203-0165
	м2
	100

	10-01-030-04
	101-9680
	т
	0,0087
	101-1482
	т
	0,0087

	
	203-9056
	м
	17,4
	203-0321
	м
	17,4

	
	203-9095
	м2
	100
	203-0166
	м2
	100

	10-01-030-05
	101-9680
	т
	0,0092
	101-1482
	т
	0,0092

	
	203-9056
	м
	17,3
	203-0321
	м
	17,3

	
	203-9095
	м2
	100
	203-0165
	м2
	57

	
	 
	
	
	203-0166
	м2
	43

	10-01-031-01
	101-9186
	кг
	22
	101-1671
	кг
	22

	
	101-9680
	т
	0,0112
	101-1482
	т
	0,0112

	
	203-9053
	м2
	91
	203-0552
	м2
	91

	
	203-9054
	м
	428
	203-0359
	м
	428

	
	203-9056
	м
	311
	203-0321
	м
	311

	10-01-031-02
	101-9186
	кг
	9,2
	101-1671
	кг
	9,2

	
	101-9680
	т
	0,0073
	101-1482
	т
	0,0073

	
	203-9053
	м2
	93
	203-0553
	м2
	93

	
	203-9054
	м
	283
	203-0359
	м
	283

	
	203-9056
	м
	242
	203-0321
	м
	242

	10-01-031-03
	101-9186
	кг
	22
	101-1671
	кг
	22

	
	101-9680
	т
	0,0112
	101-1482
	т
	0,0112

	
	203-9053
	м2
	91
	203-0554
	м2
	91

	
	203-9054
	м
	428
	203-0359
	м
	428

	
	203-9056
	м
	311
	203-0321
	м
	311

	10-01-031-04
	101-9186
	кг
	9,2
	101-1671
	кг
	9,2

	
	101-9680
	т
	0,0073
	101-1482
	т
	0,0073

	
	203-9053
	м2
	93
	203-0555
	м2
	93

	
	203-9054
	м
	283
	203-0359
	м
	283

	
	203-9056
	м
	242
	203-0321
	м
	242

	10-01-032-01
	101-9680
	т
	0,0112
	101-1482
	т
	0,0112

	
	101-9889
	м
	424,6
	101-1975
	100 м
	4,25

	
	203-9053
	м2
	74
	203-0556
	м2
	74

	
	203-9054
	м
	587
	203-0359
	м
	587

	
	203-9055
	м
	83
	203-0384
	м
	83

	
	203-9056
	м
	380
	203-0321
	м
	380

	10-01-032-02
	101-9680
	т
	0,0073
	101-1482
	т
	0,0073

	
	101-9889
	м
	337,8
	101-1975
	100 м
	3,38

	
	203-9053
	м2
	81
	203-0557
	м2
	81

	
	203-9054
	м
	380
	203-0359
	м
	380

	
	203-9055
	м
	65
	203-0384
	м
	65

	
	203-9056
	м
	317
	203-0321
	м
	317

	10-01-032-03
	101-9680
	т
	0,0112
	101-1482
	т
	0,0112

	
	101-9889
	м
	424,6
	101-1975
	100 м
	4,25

	
	203-9053
	м2
	160
	203-0558
	м2
	160

	
	203-9054
	м
	587
	203-0359
	м
	587

	
	203-9055
	м
	83
	203-0384
	м
	83

	
	203-9056
	м
	380
	203-0321
	м
	380

	10-01-032-04
	101-9680
	т
	0,0073
	101-1482
	т
	0,0073

	
	101-9889
	м
	337,8
	101-1975
	100 м
	3,38

	
	203-9053
	м2
	184
	203-0559
	м2
	184

	
	203-9054
	м
	380
	203-0359
	м
	380

	
	203-9055
	м
	65
	203-0384
	м
	65

	
	203-9056
	м
	317
	203-0321
	м
	317

	10-01-033-01
	203-9055
	м
	140
	203-0384
	м
	140

	10-01-033-02
	203-9055
	м
	74
	203-0384
	м
	74

	10-01-033-03
	203-9055
	м
	50,7
	203-0384
	м
	50,7

	10-01-034-01
	203-9096
	м2
	100
	203-8040
	м2
	100

	10-01-034-02
	203-9096
	м2
	100
	203-8040
	м2
	100

	10-01-034-03
	203-9096
	м2
	100
	203-8040
	м2
	100

	10-01-034-04
	203-9096
	м2
	100
	203-8040
	м2
	100

	10-01-034-05
	203-9096
	м2
	100
	203-8040
	м2
	100

	10-01-034-06
	203-9096
	м2
	100
	203-8040
	м2
	100

	10-01-034-07
	203-9096
	м2
	100
	203-8040
	м2
	100

	10-01-034-08
	203-9096
	м2
	100
	203-8040
	м2
	100

	10-01-039-01
	101-9185
	кг
	37,5
	101-1789
	кг
	37,5

	
	203-9057
	м2
	100
	203-0223
	м2
	100

	10-01-039-02
	101-9185
	кг
	22,41
	101-1789
	кг
	22,41

	
	203-9057
	м2
	100
	203-0225
	м2
	100

	10-01-039-03
	203-9054
	м
	540
	203-0359
	м
	540

	
	203-9057
	м2
	100
	203-0205
	м2
	100

	10-01-039-04
	203-9054
	м
	387
	203-0359
	м
	387

	
	203-9057
	м2
	100
	203-0206
	м2
	100

	10-01-039-05
	101-9680
	т
	0,0016
	101-1482
	т
	0,0016

	
	101-9057
	м2
	100
	203-0238
	м2
	100

	10-01-040-01
	101-9185
	кг
	25
	101-1789
	кг
	25

	
	203-9054
	м
	660
	203-0359
	м
	660

	
	203-9058
	м
	315
	203-0332
	м
	315

	
	203-9059
	м2
	85
	203-0272
	м2
	85

	10-01-040-02
	101-9185
	кг
	9,6
	101-1789
	кг
	9,6

	
	203-9054
	м
	473
	203-0359
	м
	473

	
	203-9058
	м
	232
	203-0332
	м
	232

	
	203-9059
	м2
	87
	203-0275
	м2
	87

	10-01-041-01
	101-9680
	т
	0,0073
	101-1482
	т
	0,0073

	
	203-9122
	м2
	100
	203-0179
	м2
	100

	10-01-041-02
	101-9680
	т
	0,01
	101-1482
	т
	0,01

	
	203-9122
	м2
	100
	203-0180
	м2
	100

	10-01-041-03
	101-9680
	т
	0,0073
	101-1482
	т
	0,0073

	
	203-9122
	м2
	100
	203-0182
	м2
	100

	10-01-041-04
	101-9680
	т
	0,01
	101-1482
	т
	0,01

	
	203-9122
	м2
	100
	203-0183
	м2
	100

	10-01-042-01
	101-9680
	т
	0,0097
	101-1482
	т
	0,0097

	
	203-9054
	м
	680
	203-0359
	м
	680

	
	203-9122
	м2
	100
	203-0179
	м2
	100

	10-01-042-02
	101-9680
	т
	0,0063
	101-1482
	т
	0,0063

	
	203-9054
	м
	416
	203-0359
	м
	416

	
	203-9122
	м2
	100
	203-0180
	м2
	100

	10-01-042-03
	101-9680
	т
	0,0097
	101-1482
	т
	0,0097

	
	203-9054
	м
	680
	203-0359
	м
	680

	
	203-9122
	м2
	100
	203-0182
	м2
	100

	10-01-042-04
	101-9680
	т
	0,0063
	101-1482
	т
	0,0063

	
	203-9054
	м
	416
	203-0359
	м
	416

	
	203-9122
	м2
	100
	203-0183
	м2
	100

	10-01-043-01
	203-9054
	м
	587
	203-0359
	м
	587

	
	203-9058
	м
	346
	203-0332
	м
	346

	10-01-043-02
	203-9054
	м
	380
	203-0359
	м
	380

	
	203-9058
	м
	240
	203-0332
	м
	240

	10-01-043-03
	203-9054
	м
	660
	203-0359
	м
	660

	
	203-9058
	м
	315
	203-0332
	м
	315

	10-01-043-04
	203-9054
	м
	473
	203-0359
	м
	473

	
	203-9058
	м
	231
	203-0332
	м
	231

	10-01-043-05
	101-9185
	кг
	1,3
	101-1789
	кг
	1,3

	
	203-9054
	м
	587
	203-0359
	м
	587

	
	203-9058
	м
	346
	203-0332
	м
	346

	10-01-043-06
	101-9185
	кг
	0,6
	101-1789
	кг
	0,6

	
	203-9054
	м
	380
	203-0359
	м
	380

	
	203-9058
	м
	240
	203-0332
	м
	240

	10-01-043-07
	101-9185
	кг
	1,2
	101-1789
	кг
	1,2

	
	203-9054
	м
	660
	203-0359
	м
	660

	
	203-9058
	м
	315
	203-0332
	м
	315

	10-01-043-08
	101-9185
	кг
	0,5
	101-1789
	кг
	0,5

	
	203-9054
	м
	473
	203-0359
	м
	473

	
	203-9058
	м
	231
	203-0332
	м
	231

	10-01-046-01
	101-9680
	т
	0,00287
	101-1482
	т
	0,00287

	
	101-9919
	т
	0,0037
	101-2174
	т
	0,0037

	
	203-9123
	м2
	100
	203-0407
	м2
	100

	
	203-9124
	т
	3,91
	201-0588
	т
	3,91

	10-01-046-02
	101-9185
	кг
	80,64
	101-1789
	кг
	80,64

	
	203-9060
	м
	83
	203-0560
	м
	83

	
	203-9123
	м2
	90
	203-0400
	м2
	90

	10-01-047-01
	203-9065
	м2
	100
	203-8084
	м2
	100

	10-01-047-02
	203-9065
	м2
	100
	203-8084
	м2
	100

	10-01-047-03
	203-9071
	м2
	100
	203-8078
	м2
	100

	10-01-047-04
	203-9065
	м2
	100
	203-8084
	м2
	100

	10-01-047-05
	203-9065
	м2
	100
	203-8084
	м2
	100

	10-01-057-01
	101-9186
	кг
	64
	101-1671
	кг
	64

	
	203-9125
	м2
	100
	203-0461
	м2
	100

	10-01-057-02
	101-9680
	т
	0,0002
	101-1482
	т
	0,0002

	
	203-9152
	м2
	100
	203-0468
	м2
	100

	10-01-060-01
	203-9054
	м
	112
	203-0359
	м
	112

	10-01-064-04
	101-9185
	кг
	45
	101-1789
	кг
	45

	10-01-064-05
	101-9185
	кг
	71
	101-1789
	кг
	71

	10-01-066-01
	203-9057
	м2
	15,8
	203-0223
	м2
	15,8

	
	203-9095
	м2
	16,1
	203-0033
	м2
	16,1

	10-01-070-01
	404-9020
	1000 шт.
	0,05
	404-0005
	1000 шт.
	0,05

	10-01-070-02
	404-9020
	1000 шт.
	0,088
	404-0005
	1000 шт.
	0,088

	10-01-070-03
	404-9020
	1000 шт.
	0,06
	404-0005
	1000 шт.
	0,06

	10-01-070-04
	404-9020
	1000 шт.
	0,046
	404-0005
	1000 шт.
	0,046

	10-01-071-01
	404-9020
	1000 шт.
	0,26
	404-0005
	1000 шт.
	0,26

	10-01-071-02
	404-9020
	1000 шт.
	0,36
	404-0005
	1000 шт.
	0,36

	10-01-071-03
	404-9020
	1000 шт.
	0,28
	404-0005
	1000 шт.
	0,28

	10-01-071-04
	404-9020
	1000 шт.
	0,22
	404-0005
	1000 шт.
	0,22

	10-01-072-01
	404-9020
	1000 шт.
	0,086
	404-0005
	1000 шт.
	0,086

	10-01-072-02
	404-9020
	1000 шт.
	0,12
	404-0005
	1000 шт.
	0,12

	10-01-072-03
	404-9020
	1000 шт.
	0,094
	404-0005
	1000 шт.
	0,094

	10-01-072-04
	404-9020
	1000 шт.
	0,074
	404-0005
	1000 шт.
	0,074

	10-01-073-01
	203-9121
	м2
	100
	203-0575
	м2
	100

	
	404-9020
	1000 шт.
	0,05
	404-0005
	1000 шт.
	0,05

	10-01-073-02
	203-9121
	м2
	100
	203-0576
	м2
	100

	
	404-9020
	1000 шт.
	0,088
	404-0005
	1000 шт.
	0,088

	10-01-073-03
	203-9121
	м2
	100
	203-0576
	м2
	100

	
	404-9020
	1000 шт.
	0,06
	404-0005
	1000 шт.
	0,06

	10-01-073-04
	203-9121
	м2
	100
	203-0576
	м2
	100

	
	404-9020
	1000 шт.
	0,046
	404-0005
	1000 шт.
	0,046

	10-01-073-05
	203-9121
	м2
	100
	203-0575
	м2
	100

	10-01-073-06
	203-9121
	м2
	100
	203-0576
	м2
	100

	10-01-073-07
	203-9121
	м2
	100
	203-0576
	м2
	100

	10-01-073-08
	203-9121
	м2
	100
	203-0576
	м2
	100

	10-01-074-01
	203-9142
	м2
	100
	203-0584
	м2
	100

	
	404-9020
	1000 шт.
	0,26
	404-0005
	1000 шт.
	0,26

	10-01-074-02
	203-9142
	м2
	100
	203-0585
	м2
	100

	
	404-9020
	1000 шт.
	0,36
	404-0005
	1000 шт.
	0,36

	10-01-074-03
	203-9142
	м2
	100
	203-0586
	м2
	100

	
	404-9020
	1000 шт.
	0,28
	404-0005
	1000 шт.
	0,28

	10-01-074-04
	203-9142
	м2
	100
	203-0587
	м2
	100

	
	404-9020
	1000 шт.
	0,22
	404-0005
	1000 шт.
	0,22

	10-01-074-05
	203-9142
	м2
	100
	203-0584
	м2
	100

	10-01-074-06
	203-9142
	м2
	100
	203-0585
	м2
	100

	10-01-074-07
	203-9142
	м2
	100
	203-0586
	м2
	100

	10-01-074-08
	203-9142
	м2
	100
	203-0587
	м2
	100

	10-01-075-01
	203-9128
	м2
	100
	203-0577
	м2
	100

	
	404-9020
	1000 шт.
	0,086
	404-0005
	1000 шт.
	0,086

	10-01-075-02
	203-9128
	м2
	100
	203-0578
	м2
	100

	
	404-9020
	1000 шт.
	0,12
	404-0005
	1000 шт.
	0,12

	10-01-075-03
	203-9128
	м2
	100
	203-0579
	м2
	100

	
	404-9020
	1000 шт.
	0,094
	404-0005
	1000 шт.
	0,094

	10-01-075-04
	203-9128
	м2
	100
	203-0580
	м2
	100

	
	404-9020
	1000 шт.
	0,074
	404-0005
	1000 шт.
	0,074

	10-01-075-05
	203-9128
	м2
	100
	203-0577
	м2
	100

	10-01-075-06
	203-9128
	м2
	100
	203-0578
	м2
	100

	10-01-075-07
	203-9128
	м2
	100
	203-0579
	м2
	100

	10-01-075-08
	203-9128
	м2
	100
	203-0580
	м2
	100

	10-01-081-01
	104-9281
	м3
	44
	406-0004
	м3
	44

	10-01-083-01
	203-9129
	м2
	100
	203-0581
	м2
	100

	10-01-091-01
	113-9005
	кг
	11,5
	113-8070
	кг
	11,5

	10-01-092-01
	113-9004
	кг
	9,2
	113-8066
	кг
	9,2

	10-02-001-01
	203-9129
	м2
	100
	203-0581
	м2
	100

	10-02-007-01
	301-9545
	шт.
	П
	301-1514
	шт.
	П

	10-02-012-01
	101-9680
	т
	0,001
	101-1482
	т
	0,001

	10-02-019-01
	402-9050
	м3
	0,36
	402-0012
	м3
	0,36

	10-02-019-02
	101-9680
	т
	0,00842
	101-1482
	т
	0,00842

	
	402-9050
	м3
	0,36
	402-0012
	м3
	0,36

	10-02-019-03
	402-9050
	м3
	6,1
	402-0012
	м3
	6,1

	10-02-019-04
	402-9050
	м3
	12,25
	402-0012
	м3
	12,25

	10-02-021-01
	101-9680
	т
	0,00017
	101-1482
	т
	0,00017

	10-02-021-02
	101-9680
	т
	0,00017
	101-1482
	т
	0,00017

	10-02-022-01
	401-9026
	м3
	0,03
	401-0522
	м3
	0,03

	10-02-035-01
	101-9680
	т
	0,0106
	101-1482
	т
	0,0106

	10-03-001-01
	203-9100
	м3
	0,57
	203-0573
	м3
	0,57

	
	203-9110
	м3
	3,62
	203-0574
	м3
	3,62

	10-03-002-01
	203-9110
	м3
	2,6
	203-0574
	м3
	2,6

	10-03-003-01
	203-9110
	м3
	2,81
	203-0574
	м3
	2,81

	10-03-004-01
	203-9110
	м3
	1,05
	203-0574
	м3
	1,05

	10-04-003-01
	101-9680
	т
	0,0065
	101-1482
	т
	0,0065

	10-04-003-02
	101-9680
	т
	0,007
	101-1482
	т
	0,007

	10-04-003-03
	101-9680
	т
	0,007
	101-1482
	т
	0,007

	10-04-013-01
	203-9057
	м2
	100
	203-0223
	м2
	100

	10-04-013-02
	203-9004
	м2
	91
	203-0570
	м2
	91

	10-05-001-01
	101-9040
	м
	126
	101-2485
	м
	126

	
	201-9004
	м
	204
	201-0805
	м
	204

	
	201-9003
	м
	151
	201-0786
	м
	151

	10-05-001-02
	201-9011
	м
	39
	201-0832
	м
	39

	
	101-9040
	м
	117
	101-2485
	м
	117

	
	201-9004
	м
	254
	201-0805
	м
	254

	
	201-9003
	м
	158
	201-0786
	м
	158

	10-05-001-03
	201-9011
	м
	54
	201-0832
	м
	54

	
	101-9040
	м
	107
	101-2485
	м
	107

	
	201-9004
	м
	260
	201-0805
	м
	260

	
	201-9003
	м
	161
	201-0786
	м
	161

	10-05-001-04
	201-9011
	м
	44
	201-0832
	м
	44

	
	101-9040
	м
	94
	101-2485
	м
	94

	
	201-9004
	м
	244
	201-0805
	м
	244

	
	201-9003
	м
	159
	201-0786
	м
	159

	10-05-002-01
	101-9040
	м
	126
	101-2485
	м
	126

	
	201-9004
	м
	204
	201-0805
	м
	204

	
	201-9003
	м
	76
	201-0786
	м
	76

	10-05-002-02
	201-9011
	м
	39
	201-0832
	м
	39

	
	101-9040
	м
	117
	101-2485
	м
	117

	
	201-9004
	м
	254
	201-0805
	м
	254

	
	201-9003
	м
	86
	201-0786
	м
	86

	10-05-002-03
	201-9011
	м
	54
	201-0832
	м
	54

	
	101-9040
	м
	107
	101-2485
	м
	107

	
	201-9004
	м
	260
	201-0805
	м
	260

	
	201-9003
	м
	89
	201-0786
	м
	89

	10-05-002-04
	201-9011
	м
	44
	201-0832
	м
	44

	
	101-9040
	м
	94
	101-2485
	м
	94

	
	201-9004
	м
	244
	201-0805
	м
	244

	
	201-9003
	м
	87
	201-0786
	м
	87

	10-05-003-01
	101-9040
	м
	126
	101-2485
	м
	126

	
	201-9004
	м
	204
	201-0805
	м
	204

	
	201-9003
	м
	76
	201-0786
	м
	76

	10-05-003-02
	201-9011
	м
	39
	201-0832
	м
	39

	
	101-9040
	м
	117
	101-2485
	м
	117

	
	201-9004
	м
	254
	201-0805
	м
	254

	
	201-9003
	м
	86
	201-0786
	м
	86

	10-05-003-03
	201-9011
	м
	54
	201-0832
	м
	54

	
	101-9040
	м
	107
	101-2485
	м
	107

	
	201-9004
	м
	260
	201-0805
	м
	260

	
	201-9003
	м
	89
	201-0786
	м
	89

	10-05-004-01
	101-9040
	м
	267
	101-2485
	м
	267

	
	201-9004
	м
	407
	201-0805
	м
	407

	
	201-9003
	м
	151
	201-0786
	м
	151

	10-05-004-02
	201-9011
	м
	78
	201-0832
	м
	78

	
	101-9040
	м
	253
	101-2485
	м
	253

	
	201-9004
	м
	508
	201-0805
	м
	508

	
	201-9003
	м
	171
	201-0786
	м
	171

	10-05-004-03
	201-9011
	м
	108
	201-0832
	м
	108

	
	101-9040
	м
	233
	101-2485
	м
	233

	
	201-9004
	м
	521
	201-0805
	м
	521

	
	201-9003
	м
	179
	201-0786
	м
	179

	10-05-004-04
	201-9011
	м
	88
	201-0832
	м
	88

	
	101-9040
	м
	207
	101-2485
	м
	207

	
	201-9004
	м
	487
	201-0805
	м
	487

	
	201-9003
	м
	174
	201-0786
	м
	174

	10-05-005-01
	101-9040
	м
	267
	101-2485
	м
	267

	
	201-9004
	м
	407
	201-0805
	м
	407

	
	201-9003
	м
	151
	201-0786
	м
	151

	10-05-005-02
	201-9011
	м
	78
	201-0832
	м
	78

	
	101-9040
	м
	253
	101-2485
	м
	253

	
	201-9004
	м
	508
	201-0805
	м
	508

	
	201-9003
	м
	171
	201-0786
	м
	171

	10-05-005-03
	201-9011
	м
	108
	201-0832
	м
	108

	
	101-9040
	м
	233
	101-2485
	м
	233

	
	201-9004
	м
	521
	201-0805
	м
	521

	
	201-9003
	м
	179
	201-0786
	м
	179

	10-05-005-04
	201-9011
	м
	88
	201-0832
	м
	88

	
	101-9040
	м
	207
	101-2485
	м
	207

	
	201-9004
	м
	487
	201-0805
	м
	487

	
	201-9003
	м
	174
	201-0786
	м
	174

	10-05-006-01
	101-9040
	м
	252
	101-2485
	м
	252

	
	201-9004
	м
	407
	201-0805
	м
	407

	
	201-9003
	м
	151
	201-0786
	м
	151

	10-05-007-01
	101-9040
	м
	126
	101-2485
	м
	126

	
	201-9004
	м
	382
	201-0805
	м
	382

	
	201-9003
	м
	76
	201-0786
	м
	76

	10-05-007-02
	201-9011
	м
	39
	201-0832
	м
	39

	
	101-9040
	м
	117
	101-2485
	м
	117

	
	201-9004
	м
	416
	201-0805
	м
	416

	
	201-9003
	м
	86
	201-0786
	м
	86

	10-05-007-03
	201-9011
	м
	54
	201-0832
	м
	54

	
	101-9040
	м
	107
	101-2485
	м
	107

	
	201-9004
	м
	420
	201-0805
	м
	420

	
	201-9003
	м
	89
	201-0786
	м
	89

	10-05-008-01
	101-9036
	шт.
	7
	101-2387
	шт.
	7

	
	101-9040
	м
	83
	101-2484
	м
	83

	10-05-008-02
	101-9036
	шт.
	7
	101-2387
	шт.
	7

	
	101-9040
	м
	83
	101-2484
	м
	83

	10-05-008-03
	201-9011
	м
	37
	201-0833
	м
	37

	
	101-9040
	м
	84
	101-2484
	м
	84

	10-05-008-04
	201-9011
	м
	37
	201-0833
	м
	37

	
	101-9040
	м
	84
	101-2484
	м
	84

	10-05-009-01
	101-9036
	шт.
	7
	101-2387
	шт.
	7

	
	101-9040
	м
	116
	101-2486
	м
	116

	
	201-9004
	м
	225
	201-0807
	м
	225

	
	201-9003
	м
	121
	201-0793
	м
	121

	10-05-009-02
	201-9011
	м
	37
	201-0834
	м
	37

	
	101-9040
	м
	116
	101-2486
	м
	116

	
	201-9004
	м
	234
	201-0807
	м
	234

	
	201-9003
	м
	122
	201-0793
	м
	122

	10-05-010-01
	101-9036
	шт.
	7
	101-2387
	шт.
	7

	
	101-9040
	м
	116
	101-2486
	м
	116

	
	201-9004
	м
	225
	201-0807
	м
	225

	
	201-9003
	м
	88
	201-0793
	м
	88

	10-05-010-02
	201-9011
	м
	37
	201-0834
	м
	37

	
	101-9040
	м
	117
	101-2486
	м
	117

	
	201-9004
	м
	234
	201-0807
	м
	234

	
	201-9003
	м
	86
	201-0793
	м
	86

	10-05-011-02
	101-9040
	м
	135
	101-2484
	м
	135

	10-06-031-01
	101-9040
	м
	126
	101-2485
	м
	126

	
	201-9004
	м
	204
	201-0805
	м
	204

	
	201-9003
	м
	151
	201-0786
	м
	151

	10-06-031-02
	201-9011
	м
	39
	201-0832
	м
	39

	
	101-9040
	м
	117
	101-2485
	м
	117

	
	201-9004
	м
	254
	201-0805
	м
	254

	
	201-9003
	м
	158
	201-0786
	м
	158

	10-06-031-03
	201-9011
	м
	54
	201-0832
	м
	54

	
	101-9040
	м
	107
	101-2485
	м
	107

	
	201-9004
	м
	260
	201-0805
	м
	260

	
	201-9003
	м
	161
	201-0786
	м
	161

	10-06-031-04
	201-9011
	м
	44
	201-0832
	м
	44

	
	101-9040
	м
	94
	101-2485
	м
	94

	
	201-9004
	м
	244
	201-0805
	м
	244

	
	201-9003
	м
	159
	201-0786
	м
	159

	10-06-032-01
	101-9040
	м
	126
	101-2485
	м
	126

	
	201-9004
	м
	204
	201-0805
	м
	204

	
	201-9003
	м
	76
	201-0786
	м
	76

	10-06-032-02
	201-9011
	м
	39
	201-0832
	м
	39

	
	101-9040
	м
	117
	101-2485
	м
	117

	
	201-9004
	м
	254
	201-0805
	м
	254

	
	201-9003
	м
	86
	201-0786
	м
	86

	10-06-032-03
	201-9011
	м
	54
	201-0832
	м
	54

	
	101-9040
	м
	107
	101-2485
	м
	107

	
	201-9004
	м
	260
	201-0805
	м
	260

	
	201-9003
	м
	89
	201-0786
	м
	89

	10-06-032-04
	201-9011
	м
	44
	201-0832
	м
	44

	
	101-9040
	м
	94
	101-2485
	м
	94

	
	201-9004
	м
	244
	201-0805
	м
	244

	
	201-9003
	м
	87
	201-0786
	м
	87

	10-06-033-01
	101-9040
	м
	126
	101-2485
	м
	126

	
	201-9004
	м
	204
	201-0805
	м
	204

	
	201-9003
	м
	76
	201-0786
	м
	76

	10-06-033-02
	201-9011
	м
	39
	201-0832
	м
	39

	
	101-9040
	м
	117
	101-2485
	м
	117

	
	201-9004
	м
	254
	201-0805
	м
	254

	
	201-9003
	м
	86
	201-0786
	м
	86

	10-06-033-03
	201-9011
	м
	54
	201-0832
	м
	54

	
	101-9040
	м
	107
	101-2485
	м
	107

	
	201-9004
	м
	260
	201-0805
	м
	260

	
	201-9003
	м
	89
	201-0786
	м
	89

	10-06-034-01
	101-9040
	м
	267
	101-2485
	м
	267

	
	201-9004
	м
	407
	201-0805
	м
	407

	
	201-9003
	м
	151
	201-0786
	м
	151

	10-06-034-02
	201-9011
	м
	78
	201-0832
	м
	78

	
	101-9040
	м
	253
	101-2485
	м
	253

	
	201-9004
	м
	508
	201-0805
	м
	508

	
	201-9003
	м
	171
	201-0786
	м
	171

	10-06-034-03
	201-9011
	м
	108
	201-0832
	м
	108

	
	101-9040
	м
	233
	101-2485
	м
	233

	
	201-9004
	м
	521
	201-0805
	м
	521

	
	201-9003
	м
	179
	201-0786
	м
	179

	10-06-034-04
	201-9011
	м
	88
	201-0832
	м
	88

	
	101-9040
	м
	207
	101-2485
	м
	207

	
	201-9004
	м
	487
	201-0805
	м
	487

	
	201-9003
	м
	174
	201-0786
	м
	174

	10-06-035-01
	101-9040
	м
	252
	101-2485
	м
	252

	
	201-9004
	м
	407
	201-0805
	м
	407

	
	201-9003
	м
	151
	201-0786
	м
	151

	10-06-036-01
	101-9040
	м
	126
	101-2487
	м
	126

	
	201-9004
	м
	382
	201-0808
	м
	382

	
	201-9003
	м
	76
	201-0796
	м
	76

	10-06-036-02
	201-9011
	м
	39
	201-0832
	м
	39

	
	101-9040
	м
	117
	101-2487
	м
	117

	
	201-9004
	м
	416
	201-0808
	м
	416

	
	201-9003
	м
	86
	201-0796
	м
	86

	10-06-036-03
	201-9011
	м
	54
	201-0832
	м
	54

	
	101-9040
	м
	107
	101-2487
	м
	107

	
	201-9004
	м
	420
	201-0808
	м
	420

	
	201-9003
	м
	89
	201-0796
	м
	89

	10-06-037-01
	101-9036
	шт.
	7
	101-2387
	шт.
	7

	
	101-9040
	м
	93
	101-2484
	м
	93

	10-06-037-02
	101-9036
	шт.
	7
	101-2387
	шт.
	7

	
	101-9040
	м
	93
	101-2484
	м
	93

	10-06-037-03
	201-9011
	м
	37
	201-0833
	м
	37

	
	101-9040
	м
	95
	101-2484
	м
	95

	10-06-037-04
	201-9011
	м
	37
	201-0833
	м
	37

	
	101-9040
	м
	95
	101-2484
	м
	95

	10-06-038-01
	101-9036
	шт.
	7
	101-2387
	шт.
	7

	
	101-9040
	м
	116
	101-2486
	м
	116

	
	201-9004
	м
	225
	201-0807
	м
	225

	
	201-9003
	м
	121
	201-0793
	м
	121

	10-06-038-02
	201-9011
	м
	37
	201-0834
	м
	37

	
	101-9040
	м
	117
	101-2486
	м
	117

	
	201-9004
	м
	234
	201-0807
	м
	234

	
	201-9003
	м
	122
	201-0793
	м
	122

	10-06-039-01
	101-9036
	шт.
	7
	101-2387
	шт.
	7

	
	101-9040
	м
	116
	101-2486
	м
	116

	
	201-9004
	м
	225
	201-0807
	м
	225

	
	201-9003
	м
	88
	201-0793
	м
	88

	10-06-039-02
	201-9011
	м
	37
	201-0834
	м
	37

	
	101-9040
	м
	117
	101-2486
	м
	117

	
	201-9004
	м
	234
	201-0807
	м
	234

	
	201-9003
	м
	86
	201-0793
	м
	86

	10-06-040-02
	101-9040
	м
	135
	101-2484
	м
	135


Полы

Приложение 11.1

Коэффициенты к расценкам, учитывающие условия применения ТЕР части 11

	Условия применения
	Номера таблиц (ТЕР)
	Коэффициенты

	
	
	К нормам затрат труда и заработной плате рабочих-строителей
	К нормам эксплуатации машин
	К нормам расхода материалов

	1
	2
	3
	4
	5

	3.1. Тепло и звукоизоляция из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых в два слоя
	01-009 (1)
	2
	2
	2

	3.2. Устройство покрытий толщиной 5 мм из полимерраствора
	01-024
	0,75
	0,5
	0,56

	3.3. Укладке линолеума, релина и ковровых покрытий с рисунком, требующим подгонки на стыках
	01-036 (01, 02, 04)

01-037 (01÷04)
	1,2
	—
	1,23


Приложение 11.2 
ТАБЛИЦА ЗАМЕНЫ РЕСУРСОВ

	Номера

расценок
	Ресурсы по ГЭСН
	Ресурсы по ТЕР

	
	код
	ед. изм.
	расход
	код
	ед. изм.
	расход

	11-01-001-01
	408-9283
	м3
	5,1
	408-0104
	м3
	5,1

	11-01-001-02
	408-9136
	м3
	5,1
	408-0015
	м3
	5,1

	11-01-002-01
	408-9040
	м3
	1,2
	408-0122
	м3
	1,2

	11-01-002-02
	409-9034
	м3
	1,3
	409-0035
	м3
	1,3

	11-01-002-03
	408-9284
	м3
	1,28
	408-0103
	м3
	1,28

	11-01-002-04
	408-9131
	м3
	0,1
	408-0012
	м3
	0,1

	
	408-9132
	м3
	0,09
	408-0013
	м3
	0,09

	
	408-9136
	м3
	1
	408-0015
	м3
	1

	
	413-9218
	м3
	0,11
	413-0434
	м3
	0,11

	11-01-002-05
	408-9040
	м3
	1,02
	408-0122
	м3
	1,02

	11-01-002-06
	408-9040
	м3
	0,99
	408-0122
	м3
	0,99

	11-01-002-07
	408-9040
	м3
	0,76
	408-0122
	м3
	0,76

	
	408-9136
	м3
	0,41
	408-0015
	м3
	0,41

	11-01-002-08
	408-9040
	м3
	0,46
	408-0122
	м3
	0,46

	
	408-9136
	м3
	0,91
	408-0015
	м3
	0,91

	11-01-002-09
	401-9022
	м3
	1,02
	401-0005
	м3
	1,02

	11-01-003-01
	409-9034
	м3
	1,3
	409-0035
	м3
	1,3

	11-01-003-02
	408-9284
	м3
	1,28
	408-0103
	м3
	1,28

	11-01-003-03
	408-9131
	м3
	0,18
	408-0012
	м3
	0,18

	
	408-9132
	м3
	0,12
	408-0013
	м3
	0,12

	
	408-9136
	м3
	1
	408-0015
	м3
	1

	11-01-004-01
	101-9120
	м2
	116
	101-1742
	м2
	116

	11-01-004-02
	101-9120
	м2
	116
	101-1742
	м2
	116

	11-01-004-03
	101-9120
	м2
	116
	101-0217
	м2
	116

	11-01-004-04
	101-9120
	м2
	116
	101-0217
	м2
	116

	11-01-004-07
	410-9095
	т
	0,24
	410-0105
	т
	0,24

	11-01-004-08
	410-9095
	т
	0,12
	410-0105
	т
	0,12

	11-01-006-01
	408-9040
	м3
	2,32
	408-0122
	м3
	2,32

	11-01-006-02
	408-9040
	м3
	2,32
	408-0122
	м3
	2,32

	11-01-007-01
	408-9040
	м3
	0,262
	408-0122
	м3
	0,262

	11-01-008-01
	408-9040
	м3
	1,1
	408-0122
	м3
	1,1

	11-01-008-02
	409-9034
	м3
	1,1
	409-0035
	м3
	1,1

	11-01-008-03
	406-9003
	м3
	1,1
	406-0020
	м3
	1,1

	11-01-009-01
	104-9130
	м2
	103
	104-0013
	м3
	4,12

	11-01-009-02
	101-9160
	м2
	103
	101-0687
	1000 м2
	0,103

	11-01-010-01
	101-9160
	м2
	28,4
	101-0687
	1000 м2
	0,0284

	11-01-011-01
	402-9071
	м3
	2,04
	402-0005
	м3
	2,04

	11-01-011-02
	402-9071
	м3
	0,51
	402-0005
	м3
	0,51

	11-01-011-03
	401-9022
	м3
	2,04
	401-0085
	м3
	2,04

	11-01-011-04
	401-9022
	м3
	0,51
	401-0085
	м3
	0,51

	11-01-011-05
	401-9003
	м3
	2,04
	401-0644
	м3
	2,04

	11-01-011-06
	401-9003
	м3
	0,51
	401-0644
	м3
	0,51

	11-01-012-01
	402-9071
	м3
	0,28
	402-0061
	м3
	0,28

	
	404-9029
	1000 шт.
	0,51
	404-0005
	1000 шт.
	0,51

	11-01-012-02
	402-9071
	м3
	0,14
	402-0061
	м3
	0,14

	
	404-9029
	1000 шт.
	0,26
	404-0005
	1000 шт.
	0,26

	11-01-013-02
	408-9040
	м3
	4,5
	408-0122
	м3
	4,5

	11-01-013-03
	408-9131
	м3
	1,84
	408-0012
	м3
	1,84

	
	408-9132
	м3
	0,92
	408-0013
	м3
	0,92

	
	408-9133
	м3
	2,98
	408-0014
	м3
	2,98

	11-01-014-01
	401-9022
	м3
	10,2
	401-0046
	м3
	10,2

	11-01-014-02
	401-9022
	м3
	15,3
	401-0046
	м3
	15,3

	11-01-014-03
	401-9022
	м3
	20,4
	401-0046
	м3
	20,4

	11-01-014-04
	401-9022
	м3
	25,5
	401-0046
	м3
	25,5

	11-01-015-01
	401-9022
	м3
	3,06
	401-0046
	м3
	3,06

	11-01-015-02
	401-9022
	м3
	0,51
	401-0046
	м3
	0,51

	11-01-015-03
	402-9071
	м3
	2,04
	402-0006
	м3
	2,04

	11-01-015-04
	402-9071
	м3
	0,51
	402-0006
	м3
	0,51

	11-01-015-05
	402-9072
	м3
	1,53
	402-0062
	м3
	1,53

	11-01-015-06
	402-9072
	м3
	0,51
	402-0062
	м3
	0,51

	11-01-016-01
	408-9051
	т
	1,86
	408-0416
	т
	1,86

	11-01-016-02
	401-9020
	м3
	9,18
	401-0251
	м3
	9,18

	11-01-016-03
	408-9051
	т
	0,465
	408-0416
	т
	0,465

	11-01-016-04
	401-9020
	м3
	1,02
	401-0251
	м3
	1,02

	11-01-017-01
	402-9021
	м3
	0,77
	402-0052
	м3
	0,77

	
	402-9071
	м3
	2,04
	402-0006
	м3
	2,04

	
	412-9175
	м2
	80
	412-0058
	м2
	80

	11-01-017-02
	402-9021
	м3
	2,04
	402-0052
	м3
	2,04

	11-01-017-03
	402-9021
	м3
	2,04
	402-0052
	м3
	2,04

	11-01-017-04
	402-9021
	м3
	0,51
	402-0052
	м3
	0,51

	11-01-018-02
	101-9872
	м
	105
	101-2151
	м
	105

	11-01-018-03
	101-9873
	м
	105
	101-2153
	м
	105

	11-01-018-04
	101-9033
	м
	105
	101-2366
	м
	105

	11-01-019-01
	101-9734
	т
	0,069
	101-0073
	т
	0,01725

	
	 
	
	
	101-0322
	т
	0,05175

	
	410-9059
	м3
	2,55
	410-1020
	м3
	2,55

	11-01-019-02
	410-9059
	м3
	0,51
	410-1020
	м3
	0,51

	11-01-019-03
	101-9734
	т
	0,069
	101-0073
	т
	0,01725

	
	 
	
	
	101-0322
	т
	0,05175

	
	410-9061
	т
	5,79
	410-0022
	т
	5,79

	11-01-019-04
	410-9061
	т
	1,16
	410-0022
	т
	1,16

	11-01-020-01
	101-9092
	кг
	0,5
	101-1696
	кг
	0,5

	11-01-020-03
	408-9040
	м3
	0,0173
	408-0122
	м3
	0,0173

	11-01-021-01
	408-9051
	т
	0,591
	408-0416
	т
	0,591

	11-01-021-03
	408-9051
	т
	1,365
	408-0416
	т
	1,365

	11-01-022-01
	408-9040
	м3
	0,8
	408-0122
	м3
	0,8

	11-01-025-01
	408-9040
	м3
	0,43
	408-0122
	м3
	0,43

	
	413-9221
	м2
	100
	413-0437
	м2
	100

	11-01-025-02
	402-9071
	м3
	1,94
	402-0061
	м3
	1,94

	
	408-9040
	м3
	3,06
	408-0122
	м3
	3,06

	
	413-9221
	м2
	100
	413-0437
	м2
	100

	11-01-025-03
	408-9040
	м3
	1,6
	408-0122
	м3
	1,6

	
	408-9136
	м3
	2,71
	408-0015
	м3
	2,71

	11-01-027-01
	403-9874
	м2
	102
	403-0104
	м2
	102

	
	402-9071
	м3
	1,3
	402-0061
	м3
	1,3

	11-01-027-02
	402-9071
	м3
	1,3
	402-0061
	м3
	1,3

	11-01-027-03
	402-9071
	м3
	1,3
	402-0061
	м3
	1,3

	11-01-027-04
	402-9071
	м3
	2,2
	402-0061
	м3
	2,2

	11-01-028-01
	410-9875
	м2
	102
	410-2155
	м2
	102

	11-01-029-01
	401-9022
	м3
	0,43
	401-0085
	м3
	0,43

	
	408-9040
	м3
	8,4
	408-0122
	м3
	8,4

	11-01-029-02
	401-9022
	м3
	4,1
	401-0085
	м3
	4,1

	11-01-030-01
	101-9181
	т
	2,6
	101-1781
	т
	2,6

	
	401-9022
	м3
	4,1
	401-0085
	м3
	4,1

	11-01-031-01
	402-9071
	м3
	2,2
	402-0005
	м3
	2,2

	
	412-9177
	м2
	100
	412-0583
	м2
	100

	11-01-031-02
	402-9071
	м3
	2,5
	402-0005
	м3
	2,5

	
	412-9177
	м2
	100
	412-0583
	м2
	100

	11-01-031-03
	402-9071
	м3
	2,5
	402-0005
	м3
	2,5

	
	412-9177
	м2
	100
	412-0583
	м2
	100

	11-01-031-04
	402-9071
	м3
	2,8
	402-0005
	м3
	2,8

	
	412-9177
	м2
	100
	412-0583
	м2
	100

	11-01-031-05
	402-9071
	м3
	2,9
	402-0005
	м3
	2,9

	
	412-9177
	м2
	100
	412-0583
	м2
	100

	11-01-031-06
	402-9071
	м3
	3
	402-0005
	м3
	3

	
	408-9040
	м3
	3,06
	408-0122
	м3
	3,06

	
	412-9177
	м2
	100
	412-0583
	м2
	100

	11-01-031-07
	402-9071
	м3
	2,5
	402-0005
	м3
	2,5

	
	408-9040
	м3
	3,06
	408-0122
	м3
	3,06

	
	412-9176
	м2
	100
	412-0102
	м2
	100

	11-01-031-08
	402-9071
	м3
	2,7
	402-0005
	м3
	2,7

	
	408-9040
	м3
	3,06
	408-0122
	м3
	3,06

	
	412-9176
	м2
	100
	412-0102
	м2
	100

	11-01-031-09
	402-9071
	м3
	3
	402-0005
	м3
	3

	
	408-9040
	м3
	3,06
	408-0122
	м3
	3,06

	
	412-9176
	м2
	100
	412-0102
	м2
	100

	11-01-032-02
	408-9040
	м3
	2,24
	408-0122
	м3
	2,24

	11-01-033-01
	203-9150
	м3
	2,88
	203-0344
	м3
	2,88

	11-01-033-02
	203-9150
	м3
	3,71
	203-0344
	м3
	3,71

	11-01-034-01
	101-1805
	т
	0,0138
	101-0180
	т
	0,0138

	
	203-9090
	м2
	104
	203-0551
	м2
	104

	11-01-034-02
	203-9093
	м2
	102
	203-0589
	м2
	102

	11-01-034-03
	203-9091
	м2
	102
	203-0583
	м2
	102

	11-01-035-01
	101-1805
	т
	0,0074
	101-0180
	т
	0,0074

	
	203-9092
	м2
	101,5
	203-0592
	м2
	101,5

	11-01-035-02
	101-1805
	т
	0,0059
	101-0180
	т
	0,0059

	11-01-036-01
	101-9876
	м2
	102
	101-0562
	м2
	102

	11-01-036-02
	101-9877
	м2
	102
	101-0544
	м2
	102

	11-01-036-03
	101-9876
	м2
	102
	101-2142
	м2
	102

	11-01-036-04
	101-9459
	100 м
	0,68
	101-2025
	100 м
	0,68

	
	101-9876
	м2
	102
	101-0562
	м2
	102

	11-01-037-01
	101-9878
	м2
	102
	101-0574
	м2
	102

	11-01-037-02
	101-9879
	м2
	102
	101-2156
	м2
	102

	11-01-037-03
	101-9884
	м2
	102
	101-2158
	м2
	102

	11-01-037-04
	101-9884
	м2
	102
	101-2158
	м2
	102

	11-01-037-05
	101-9884
	м2
	102
	101-2158
	м2
	102

	11-01-037-06
	101-9884
	м2
	102
	101-2158
	м2
	102

	11-01-037-07
	101-9884
	м2
	102
	101-2158
	м2
	102

	11-01-038-01
	113-9060
	кг
	1,9
	113-8007
	кг
	1,9

	11-01-038-02
	113-9060
	кг
	1,9
	113-8007
	кг
	1,9

	11-01-038-03
	113-9060
	кг
	1,9
	113-8007
	кг
	1,9

	11-01-039-02
	402-9071
	м3
	0,16
	402-0005
	м3
	0,16

	11-01-039-03
	402-9020
	м3
	0,16
	402-0051
	м3
	0,16

	11-01-039-04
	101-9047
	м
	101
	101-1947
	м
	101

	
	402-9071
	м3
	0,16
	402-0005
	м3
	0,16

	11-01-041-01
	402-9071
	м3
	0,025
	402-0061
	м3
	0,025

	
	412-9177
	м2
	1
	412-0581
	м2
	1

	11-01-043-02
	104-9131
	м3
	1,27
	104-0111
	м3
	1,27

	
	404-9026
	1000 шт.
	0,69
	404-0005
	1000 шт.
	0,69


Кровли

Приложение 12.1

Коэффициенты к расценкам, учитывающие условия применения ТЕР части 12

	Условия применения
	Номер таблиц (ТЕР)
	Коэффициенты

	
	
	к нормам затрат труда и заработной плате рабочих-строителей
	к стоимости эксплуатации машин
	к стоимости материалов

	1
	2
	3
	4
	5

	3.1. Здания шириной до 12 метров
	12-01-007-10

12-01-007-11

12-01-007-12
	1,05
	1,05
	1,056

	3.2. Здания шириной более 24 метров
	12-01-007-10

12-01-007-11

12-01-007-12
	0,95
	0,95
	0,943

	3.3. Утепление покрытий плитами насухо в два слоя
	12-01-013-05
	2
	2
	2

	3.4. При замене материалов: асбестоцементных листов на кровельное покрытие материалами типа «Ондулин», «Элионда», «Элипласт»
	12-01-007-02

12-01-007-04
	0,85
	—
	—


Приложение 12.2 
ТАБЛИЦА ЗАМЕНЫ РЕСУРСОВ

	Номера

расценок
	Ресурсы по ГЭСН
	Ресурсы по ТЕР

	
	код
	ед. изм.
	расход
	код
	ед. изм.
	расход

	12-01-001-01
	101-9121
	м2
	115
	101-0852
	м2
	115

	
	101-9122
	м2
	226
	101-0857
	м2
	226

	12-01-001-02
	101-9122
	м2
	341
	101-0857
	м2
	341

	
	408-9302
	м3
	1,05
	408-0101
	м3
	1,05

	12-01-001-03
	101-9122
	м2
	345
	101-1962
	м2
	345

	
	408-9302
	м3
	1,05
	408-0101
	м3
	1,05

	12-01-001-04
	101-9121
	м2
	115
	101-1961
	м2
	115

	
	101-9122
	м2
	226
	101-1962
	м2
	226

	12-01-001-05
	101-9121
	м2
	115
	101-1961
	м2
	115

	
	101-9122
	м2
	113
	101-1962
	м2
	113

	12-01-001-06
	101-9121
	м2
	115
	101-1961
	м2
	115

	12-01-001-07
	408-9302
	м3
	1,05
	408-0101
	м3
	1,05

	12-01-002-01
	101-9123
	м2
	460
	101-1746
	м2
	460

	
	408-9302
	м3
	1,05
	408-0101
	м3
	1,05

	12-01-002-02
	101-9123
	м2
	460
	101-1746
	м2
	460

	
	408-9302
	м3
	1,05
	408-0101
	м3
	1,05

	12-01-002-03
	101-9123
	м2
	460
	101-1746
	м2
	460

	
	402-9071
	м3
	3,06
	402-0004
	м3
	3,06

	
	408-9040
	м3
	3,06
	408-0122
	м3
	3,06

	12-01-002-04
	101-9123
	м2
	460
	101-1746
	м2
	460

	
	410-9010
	т
	6,5
	410-0021
	т
	6,5

	12-01-002-05
	101-9123
	м2
	460
	101-1746
	м2
	460

	
	403-9001
	м2
	102
	403-0104
	м2
	102

	
	408-9051
	т
	4,6
	408-0401
	т
	4,6

	12-01-002-06
	101-9123
	м2
	460
	101-1746
	м2
	460

	
	101-9141
	м2
	102
	101-1769
	м2
	102

	
	408-9051
	т
	4,6
	408-0401
	т
	4,6

	12-01-002-07
	101-9121
	м2
	126
	101-0852
	м2
	126

	
	101-9122
	м2
	250
	101-0857
	м2
	250

	12-01-002-08
	101-9121
	м2
	115
	101-1961
	м2
	115

	
	101-9122
	м2
	230
	101-1962
	м2
	230

	12-01-002-09
	101-9121
	м2
	114
	101-1961
	м2
	114

	
	101-9122
	м2
	116
	101-1962
	м2
	116

	12-01-002-10
	101-9121
	м2
	116
	101-1961
	м2
	116

	12-01-002-11
	408-9302
	м3
	1,05
	408-0101
	м3
	1,05

	12-01-003-01
	408-9302
	м3
	1,05
	408-0101
	м3
	1,05

	12-01-003-02
	408-9302
	м3
	1,05
	408-0101
	м3
	1,05

	12-01-004-01
	101-9123
	м2
	252
	101-1746
	м2
	252

	
	402-9071
	м3
	0,51
	402-0004
	м3
	0,51

	12-01-004-02
	101-9123
	м2
	189
	101-1746
	м2
	189

	
	402-9071
	м3
	0,51
	402-0004
	м3
	0,51

	12-01-004-03
	101-9123
	м2
	189
	101-1746
	м2
	189

	
	402-9071
	м3
	0,51
	402-0004
	м3
	0,51

	12-01-004-04
	101-9123
	м2
	252
	101-1961
	м2
	252

	
	402-9071
	м3
	0,51
	402-0004
	м3
	0,51

	12-01-004-05
	101-9123
	м2
	189
	101-1961
	м2
	189

	
	402-9071
	м3
	0,51
	402-0004
	м3
	0,51

	12-01-004-06
	101-9123
	м2
	189
	101-1961
	м2
	189

	
	402-9071
	м3
	0,51
	402-0004
	м3
	0,51

	12-01-005-01
	101-9123
	м2
	345
	101-1746
	м2
	345

	12-01-005-02
	408-9302
	м3
	1,58
	408-0101
	м3
	1,58

	12-01-005-03
	101-9123
	м2
	345
	101-1962
	м2
	345

	12-01-005-04
	101-9123
	м2
	173
	101-1962
	м2
	173

	12-01-006-01
	101-9123
	м2
	345
	101-1746
	м2
	345

	12-01-006-02
	101-9123
	м2
	345
	101-1961
	м2
	345

	12-01-007-01
	101-9921
	кг
	0,4
	101-1976
	кг
	0,4

	
	101-9922
	шт.
	500
	101-2030
	шт.
	500

	
	101-9923
	шт.
	20
	101-0059
	100 пар
	0,1

	
	402-9071
	м3
	0,08
	402-0004
	м3
	0,08

	12-01-007-02
	101-9921
	кг
	0,4
	101-1976
	кг
	0,4

	
	101-9922
	шт.
	500
	101-2030
	шт.
	500

	
	101-9923
	шт.
	20
	101-0059
	100 пар
	0,1

	
	402-9071
	м3
	0,08
	402-0004
	м3
	0,08

	12-01-007-03
	101-9921
	кг
	0,1
	101-1976
	кг
	0,1

	
	101-9923
	шт.
	20
	101-0059
	100 пар
	0,1

	
	402-9071
	м3
	0,02
	402-0004
	м3
	0,02

	12-01-007-05
	101-9680
	т
	0,002
	101-1481
	т
	0,002

	
	101-9920
	шт.
	200
	101-2029
	шт.
	200

	
	402-9071
	м3
	0,27
	402-0004
	м3
	0,27

	
	404-9096
	1000 шт.
	1,02
	404-0317
	1000 шт.
	1,02

	
	404-9097
	1000 шт.
	0,03
	404-0316
	1000 шт.
	0,03

	12-01-007-06
	101-9490
	1000 шт.
	1,04
	101-2098
	1000 шт.
	1,04

	
	101-9680
	т
	0,002
	101-1481
	т
	0,002

	
	101-9920
	шт.
	200
	101-2029
	шт.
	200

	
	402-9071
	м3
	0,27
	402-0004
	м3
	0,27

	
	404-9097
	1000 шт.
	0,03
	404-0316
	1000 шт.
	0,03

	12-01-007-07
	101-9491
	м2
	104
	101-2099
	м2
	104

	
	101-9680
	т
	0,002
	101-1481
	т
	0,002

	12-01-007-10
	101-9121
	м2
	114
	101-1961
	м2
	114

	
	101-9122
	м2
	164
	101-1962
	м2
	164

	
	402-9071
	м3
	1
	402-0004
	м3
	1

	12-01-012-01
	201-9296
	т
	0,3
	201-0777
	т
	0,3

	12-01-013-01
	104-9090
	м2
	103
	104-0103
	м3
	4,12

	12-01-013-02
	104-9090
	м2
	103
	104-0103
	м3
	4,12

	12-01-013-03
	104-9090
	м2
	103
	104-0003
	м3
	6,18

	12-01-013-04
	104-9090
	м2
	103
	104-0003
	м3
	6,18

	12-01-013-05
	104-9090
	м2
	103
	101-0774
	м3
	7,73

	
	408-9040
	м3
	3,06
	408-0122
	м3
	3,06

	12-01-014-01
	401-9003
	м3
	1,04
	401-0644
	м3
	1,04

	
	408-9040
	м3
	0,31
	408-0122
	м3
	0,31

	12-01-014-02
	406-9003
	м3
	1,03
	406-0014
	м3
	1,03

	12-01-014-03
	406-9004
	м3
	1,03
	406-0041
	м3
	1,03

	12-01-017-01
	402-9071
	м3
	1,53
	402-0004
	м3
	1,53

	12-01-017-02
	402-9071
	м3
	0,102
	402-0004
	м3
	0,102

	12-01-017-03
	410-9010
	т
	3,43
	410-0021
	т
	3,43

	12-01-017-04
	410-9010
	т
	0,23
	410-0021
	т
	0,23

	12-01-018-01
	101-9121
	м2
	80
	101-0852
	м2
	80

	
	101-9122
	м2
	227
	101-0857
	м2
	227

	
	104-9100
	м3
	1,85
	104-0004
	м3
	1,85

	
	402-9071
	м3
	0,51
	402-0004
	м3
	0,51

	12-01-018-02
	101-9121
	м2
	104
	101-0852
	м2
	104

	
	101-9122
	м2
	290
	101-0857
	м2
	290

	
	104-9100
	м3
	3,86
	104-0004
	м3
	3,86

	
	402-9071
	м3
	0,51
	402-0004
	м3
	0,51

	12-01-018-03
	101-9121
	м2
	69
	101-0852
	м2
	69

	
	101-9122
	м2
	193
	101-0857
	м2
	193

	
	104-9100
	м3
	1,54
	104-0004
	м3
	1,54

	
	104-9132
	м3
	1,7
	104-0002
	м3
	1,7

	
	402-9071
	м3
	0,51
	402-0004
	м3
	0,51

	12-01-018-04
	101-9121
	м2
	92
	101-0852
	м2
	92

	
	101-9122
	м2
	256
	101-0857
	м2
	256

	
	104-9100
	м3
	3,01
	104-0004
	м3
	3,01

	
	104-9132
	м3
	1,7
	104-0002
	м3
	1,7

	
	402-9071
	м3
	0,51
	402-0004
	м3
	0,51

	12-01-020-01
	101-9495
	м2
	126
	101-4136
	м2
	126

	12-01-023-01
	101-9495
	м2
	122
	101-4136
	м2
	122

	12-01-023-02
	101-9495
	м2
	128
	101-4136
	м2
	128

	12-01-023-03
	101-9495
	м2
	140
	101-4136
	м2
	140


Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии

Приложение 13.1

Определение площади окраски стальных металлоконструкций

	Наимено-вание профиля, номер и толщина сечения в мм
	Площадь поверх-ности в м2 одной тонны профиля
	Наимено-вание профиля, номер и толщина сечения в мм
	Площадь поверх-ности в м2 одной тонны профиля
	Наимено-вание профиля, номер и толщина сечения в мм
	Площадь поверх-ности в м2 одной тонны профиля
	Наимено-вание профиля, номер и толщина сечения в мм
	Площадь поверх-ности в м2 одной тонны профиля
	Наимено-вание профиля, номер и толщина сечения в мм
	Площадь поверх-ности в м2 одной тонны профиля

	1
	2
	1
	2
	1
	2
	1
	2
	1
	2

	2.3.1. Сталь листовая и профили гнутые открытые

Площадь поверхности дана суммарная с обеих сторон

	Толщина листа, мм
	
	Толщина листа, мм
	
	Толщина листа, мм
	
	Толщина листа, мм
	
	Толщина листа, мм
	

	2,0
	127,6
	3,5
	73,0
	9,0
	28,5
	18,0
	14,4
	32,0
	8,2

	2,2
	115,9
	4,0
	63,9
	10,0
	25,7
	20,0
	13,0
	36,0
	7,3

	2,5
	102,3
	5,0
	51,1
	11,0
	23,4
	22,0
	11,8
	40,0
	6,6

	2,8
	91,2
	6,0
	42,7
	12,0
	21,5
	25,0
	10,4
	45,0
	5,9

	3,0
	85,0
	7,0
	36,6
	14,0
	18,4
	28,0
	9,4
	50,0
	5,4

	3,2
	79,9
	8,0
	32,1
	16,0
	16,2
	30,0
	8,7
	55,0
	4,9

	2.3.2. Профили гнутые замкнутые квадратные, прямоугольные и трубы

Площадь поверхности дана по внешней стороне проката

	Толщина стенки, мм
	
	Толщина стенки, мм
	
	Толщина стенки, мм
	
	Толщина стенки, мм
	
	Толщина стенки, мм
	

	2,0
	65,2
	5,0
	26,5
	10,0
	13,1
	17,0
	7,6
	28,0
	5,0

	2,5
	52,1
	6,0
	22,0
	11,0
	11,8
	18,0
	7,5
	30,0
	4,7

	3,0
	43,5
	7,0
	19,0
	12,0
	10,8
	20,0
	6,7
	32,0
	4,4

	3,5
	37,3
	8,0
	16,6
	14,0
	9,3
	22,0
	6,1
	40,0
	3,5

	4,0
	32,9
	9,0
	14,5
	16,0
	8,1
	25,0
	5,5
	
	

	2.3.3. Сталь угловая равнополочная

Площадь поверхности дана суммарная со всех сторон

	Толщина полки, мм
	
	Толщина полки, мм
	
	Толщина полки, мм
	
	Толщина полки, мм
	
	Толщина полки, мм
	

	3
	86,5
	7
	37,0
	12
	22,0
	20
	13,3
	30
	9,0

	4
	65,0
	8
	33,0
	14
	19,0
	22
	12,0
	
	

	5
	52,0
	9
	29,5
	16
	16,6
	25
	10,6
	
	

	6
	44,0
	10
	26,3
	18
	14,9
	28
	9,6
	
	

	2.3.4. Швеллеры горячекатаные

Площадь поверхности дана суммарная со всех сторон

	№ профиля
	
	№ профиля
	
	№ профиля
	
	№ профиля
	
	№ профиля
	

	5
	47,1
	14
	41,6
	18а
	37,7
	22а
	34,9
	30
	31,4

	6,5
	46,4
	14а
	39,7
	20
	38,3
	24
	35,0
	33
	29,6

	8
	45,4
	16
	40,5
	20а
	36,4
	24а
	33,3
	36
	27,7

	10
	44,7
	16а
	38,7
	22
	36,6
	27
	33,2
	40
	26,1

	12
	43,1
	18
	39,3
	
	
	
	
	
	

	2.3.5. Балки двутавровые

Площадь поверхности дана суммарная со всех сторон

	№ профиля
	
	№ профиля
	
	№ профиля
	
	№ профиля
	
	№ профиля
	

	10
	44,4
	16
	40,5
	22
	36,7
	30
	31,2
	45
	23,2

	12
	43,1
	18
	39,1
	24
	34,4
	36
	26,7
	50
	21,4

	14
	41,8
	20
	38,1
	27
	33,0
	40
	24,9
	55
	19,7

	2.3.6. Балки с параллельными гранями полок

Площадь поверхности дана суммарная со всех сторон

	№ профиля
	
	№ профиля
	
	№ профиля
	
	№ профиля
	
	№ профиля
	

	20Б
	49,1
	30Б
	40,7
	45Б
	32,3
	70Б
	21,0
	90Б
	17,8

	20Б1
	39,4
	30Б1
	35,4
	45Б1
	27,6
	70Б1
	19,1
	90Б1
	15,7

	20Б2
	36,7
	30Б2
	33,0
	45Б2
	24,9
	70Б2
	17,4
	90Б2
	14,5

	20Б3
	33,6
	30Б3
	30,1
	45Б3
	22,8
	70Б3
	15,9
	90Б3
	13,2

	 -
	-
	-
	-
	-
	-
	70Б4
	14,6
	90Б4
	12,0

	23Б
	45,9
	35Б
	37,8
	50Б
	29,3
	
	
	
	

	23Б1
	38,0
	35Б1
	34,4
	50Б1
	24,8
	80Б
	19,3
	100Б
	16,7

	23Б2
	35,3
	35Б2
	31,1
	50Б2
	22,8
	80Б1
	17,2
	100Б1
	14,4

	23Б3
	32,0
	35Б3
	28,4
	50Б3
	20,9
	80Б2
	15,5
	100Б2
	13,0

	- 
	-
	-
	-
	-
	-
	80Б3
	14,2
	100Б3
	11,7

	26Б
	43,2
	40Б
	34,9
	60Б
	24,4
	80Б4
	13,1
	100Б4
	10,6

	26Б1
	35,9
	40Б1
	30,8
	60Б1
	20,5
	
	
	
	

	26Б2
	33,3
	40Б2
	27,8
	60Б2
	18,6
	
	
	
	

	26Б3
	30,4
	40Б3
	25,5
	60Б3
	17,2
	
	
	
	

	2.3.7. Балки двутавровые для монорельсов

Площадь поверхности дана суммарная со всех сторон

	№ профиля
	
	№ профиля
	
	№ профиля
	
	№ профиля
	
	
	

	24М
	24,0
	30М
	22,3
	36М
	21,4
	45М
	19,33
	
	

	2.3.8. Балки широкополочные

Площадь поверхности дана суммарная со всех сторон

	№ профиля
	
	№ профиля
	
	№ профиля
	
	№ профиля
	
	№ профиля
	

	20Ш
	38,9
	30Ш3
	21,1
	50Ш
	22,5
	60Ш6
	10,7
	80Ш2
	13,4

	20Ш1
	33,8
	30Ш4
	19,4
	50Ш1
	19,4
	70Ш
	19,7
	80Ш3
	12,1

	20Ш2
	31,2
	35Ш
	26,8
	50Ш2
	17,4
	70Ш1
	15,8
	90Ш
	15,7

	23Ш
	37,9
	35Ш1
	22,7
	50Ш3
	15,7
	70Ш2
	14,4
	90Ш1
	13,1

	23Ш1
	30,9
	35Ш2
	20,8
	50Ш4
	14,2
	70Ш3
	13,1
	90Ш2
	12,1

	23Ш2
	27,8
	35Ш3
	19,1
	50Ш5
	12,9
	70Ш4
	12,0
	90Ш3
	11,1

	26Ш
	33,2
	35Ш4
	17,3
	60Ш
	21,4
	70Ш5
	11,0
	100Ш
	14,2

	26Ш1
	28,6
	40Ш
	23,2
	60Ш1
	17,4
	70Ш6
	10,3
	100Ш1
	12,3

	26Ш2
	25,9
	40Ш1
	20,4
	60Ш2
	16,0
	70Ш7
	9,5
	100Ш2
	11,3

	30Ш
	30,1
	40Ш2
	18,9
	60Ш3
	14,6
	70Ш8
	8,8
	
	

	30Ш1
	26,0
	40Ш3
	17,9
	60Ш4
	13,1
	80Ш
	17,4
	
	

	30Ш2
	23,4
	40Ш4
	16,2
	60Ш5
	11,8
	80Ш1
	14,4
	
	

	2.3.9. Колонны двутавровые

	№ профиля
	
	№ профиля
	
	№ профиля
	
	№ профиля
	
	№ профиля
	

	20К
	32,3
	26К
	26,1
	30К5
	15,2
	35К7
	10,9
	40К8
	9,0

	20К1
	29,3
	26К1
	23,0
	30К6
	14,1
	35К8
	10,0
	40К9
	8,2

	20К2
	26,1
	26К2
	21,6
	30К7
	12,8
	40К
	19,9
	40К10
	7,8

	20К3
	23,7
	26К3
	20,9
	30К8
	11,7
	40К1
	17,5
	40К11
	6,2

	20К4
	21,7
	26К4
	19,2
	35К1
	19,3
	40К2
	16,0
	40К12
	5,2

	23К
	31,6
	26К5
	17,6
	35К2
	17,3
	40К3
	14,5
	40К13
	4,4

	23К1
	27,5
	30К1
	21,4
	35К3
	15,6
	40К4
	13,1
	40К14
	3,7

	23К2
	25,7
	30К2
	19,9
	35К4
	14,2
	40К5
	11,8
	
	

	23К3
	23,2
	30К3
	18,3
	35К5
	13,0
	40К6
	10,8
	
	

	23К4
	21,2
	30К4
	16,7
	35К6
	11,9
	40К7
	9,8
	
	


Приложение 13.2

Коэффициенты к расценкам, учитывающие условия применения ТЕР части 13

	Условия применения
	Номера таблиц (ТЕР)
	Коэффициенты 

	
	
	к затратам труда и к оплате труда рабочих-строителей
	к стоимости эксплуатации машин
	к стоимости материалов

	1
	2
	3
	4
	5

	3.1. Футеровка:
	
	
	
	

	3.1.1. Сферических и конических поверхностей
	01-001÷01-007
	1,5
	1,5
	1,03

	3.1.2. Каналов, лотков, фундаментов плинтусов, приямков, бортиков
	01-001÷01-007
	1,4
	1,4
	1,03

	3.2. Оклейка листовыми материалами:
	
	
	
	

	3.2.1. Сферических и конических поверхностей
	05-001÷05-005
	1,7
	—
	1,1

	3.2.2. Каналов, лотков, фундаментов, плинтусов, приямков, бортиков
	05-002; 05-004
	1,5
	—
	1,1

	3.2.3. Полов
	05-002; 05-004
	1,0
	—
	1,1

	3.3. Гуммирование сырыми резинами:
	
	
	
	

	3.3.1. Сферических и конических поверхностей
	04-001÷04-003
	1,9
	—
	1,1

	3.3.2. В условиях строительной площадки
	04-001÷04-003
	1,1
	—
	—

	3.4. Дежурство при выполнении работ с пожаровзрывоопасными и вредными веществами в замкнутых объемах для:
	
	
	
	

	футеровки
	01-001÷01-007
	2
	—
	—

	кладки
	02-001÷02-002
	2
	—
	—

	грунтовки, окраски
	03-001÷03-004
	2
	—
	—

	шпатлевки
	03-005
	2
	—
	—

	оклейки
	05-001÷05-005
	2
	—
	—

	гуммирования
	04-001÷04-002;

04-005
	2
	—
	—

	подготовительных работ
	06-001÷06-004
	2
	—
	—

	обезжиривания поверхностей
	07-001÷07-002
	2
	—
	—

	разные работы
	08-001÷08-005;

08-008
	2
	—
	—

	3.5. При выполнении работ
	
	
	
	

	огрунтовка
	03-001; 03-002
	1,1
	1,1
	1,1

	окраска
	03-003; 03-004
	1,1
	1,1
	1,1

	шпатлевка
	03-005
	1,1
	1,1
	1,1

	оклейка
	05-003
	1,1
	1,1
	1,1

	гуммирование
	04-005
	1,1
	1,1
	1,1

	подготовительные работы
	06-001÷06-004
	1,1
	1,1
	1,1

	обезжиривание поверхностей
	07-001÷07-002
	1,1
	1,1
	1,1

	разные работы
	08-009
	1,1
	1,1
	1,1

	3.6. При наличии заклепочных швов, ребер жесткости и выступов на защищаемой поверхности аппаратов и конструкций, составляющих:
	
	
	
	

	а) от 10 до 30% при следующих видах работ:
	
	
	
	

	3.6.1. Футеровка или облицовка штучными кислотоупорными материалами
	01-001÷01-007
	1,1
	—
	—

	3.6.2. Кладка
	02-001÷02-002
	1,1
	—
	—

	3.6.3. Пескоструйная или дробеструйная очистка
	06-001
	1,05
	—
	—

	3.6.4. Оклейка листовыми материалами
	05-001÷05-005
	1,05
	—
	—

	3.6.5. Шпатлевка
	03-005
	1,05
	—
	—

	3.6.6. Грунтовка
	03-001÷03-002
	1,05
	—
	—

	3.6.7. Окраска лакокрасочными материалами
	03-003÷03-004
	1,05
	—
	—

	б) свыше 30% при следующих видах работ:
	
	
	
	

	3.6.8. Футеровка или облицовка штучными кислотоупорными материалами
	01-001÷01-007
	1,2
	—
	—

	3.6.9. Кладка
	02-001÷02-002
	1,2
	—
	—

	3.6.10. Пескоструйная и дробеструйная очистка
	06-001
	1,1
	—
	—

	3.6.11. Оклейка листовыми материалами
	05-001÷05-005
	1,1
	—
	—

	3.6.12. Шпатлевка
	03-005
	1,1
	—
	—

	3.6.13. Грунтовка
	03-001÷03-002
	1,1
	—
	—

	3.6.14. Окраска лакокрасочными материалами
	03-003÷03-004
	1,1
	—
	—

	3.7 При пересечении защищаемой поверхности полов оборудованием, фундаментами, колоннами, каналами, трапами, проемами, составляющих:
	
	
	
	

	а) от 10 до 30% при следующих видах работ:
	
	
	
	

	3.7.1. Футеровка или облицовка штучными кислотоупорными материалами
	01-001÷01-007
	1,12
	—
	—

	3.7.2. Оклейка листовыми материалами
	05-001÷05-005
	1,1
	—
	—

	3.7.3. Шпатлевка
	03-005
	1,1
	—
	—

	3.7.4. Грунтовка
	03-001÷03-002
	1,1
	—
	—

	3.7.5. Окраска
	03-003÷03-004
	1,1
	—
	—

	3.7.6. Нанесение лицевого покрытия при устройстве монолитного пола в помещениях с агрессивными средами
	10-001
	1,1
	—
	—

	б) свыше 30% при следующих видах работ:
	
	
	
	

	3.7.7. Футеровка или облицовка штучными кислотоупорными материалами
	01-001÷01-007
	1,35
	—
	—

	3.7.8. Оклейка листовыми материалами
	05-001÷05-005
	1,2
	—
	—

	3.7.9. Шпатлевка
	03-005
	1,2
	—
	—

	3.7.10. Грунтовка
	03-001÷03-002
	1,2
	—
	—

	3.7.11. Окраска
	03-003÷03-004
	1,2
	—
	—

	3.7.12. Нанесение лицевого покрытия при устройстве монолитного пола в помещениях с агрессивными средами
	10-001
	1,2
	—
	—

	3.8. При защите внутренних поверхностей цилиндрической аппаратуры и газоходов, установленных в горизонтальное положение, при следующих видах работ:
	
	
	
	

	3.8.1. Футеровка штучными кислотоупорными материалами
	01-001÷01-007
	1,3
	—
	—

	3.8.2. Оклейка листовыми материалами
	05-001÷05-005
	1,3
	—
	—

	3.8.3.Шпатлевка
	03-005 (4-5)
	1,3
	—
	—

	3.8.4. Огрунтовка
	03-001÷03-002
	1,3
	—
	—

	3.8.5. Окраска
	03-003÷03-004
	1,3
	—
	—

	3.8.6. Окраска органосиликатными композициями
	03-001 (15-20);

03-003 (12-13);

03-004 (15-17);
	1,15
	—
	—

	3.8.7. Шпатлевка силикатными растворами
	03-005 (1-3)
	1,15
	—
	—

	3.8.8. Гуммирование
	04-001÷04-002;

04-005
	1,3
	—
	—

	3.8.9. Подготовительные работы
	06-001÷06-004
	1,3
	—
	—

	3.8.10. Обезжиривание поверхностей
	07-001÷07-002
	1,3
	—
	—

	3.8.11. Разные работы
	08-004÷08-005

08-008
	1,3
	—
	—

	3.9. При выполнении работ с лесов, подмостей, люлек, лестниц внутри аппаратов и емкостей при диаметре (ширине), м:
	
	
	
	

	3.9.1. до 4
	
	
	
	

	футеровки
	01-001÷01-007
	1,2
	—
	—

	кладки
	02-001÷02-002
	1,2
	—
	—

	огрунтовки, окраски, шпатлевки
	03-001÷03-005
	1,2
	—
	—

	оклейки
	05-001÷05-005
	1,2
	—
	—

	гуммирования
	04-001÷04-003;

04-005
	1,2
	—
	—

	подготовительных работ
	06-001÷06-004
	1,2
	—
	—

	обезжиривания поверхностей
	07-001÷07-002
	1,2
	—
	—

	разных работ


	08-001÷08-010
	1,2
	—
	—

	3.9.2. свыше 4
	
	
	
	

	футеровки
	01-001÷01-007
	1,1
	—
	—

	кладки
	02-001÷02-002
	1,1
	—
	—

	грунтовки, окраски, шпатлевки
	03-001÷03-005
	1,1
	—
	—

	оклейки
	05-001÷05-005
	1,1
	—
	—

	гуммирования
	04-001÷04-003;

04-005
	1,1
	—
	—

	подготовительных работ
	06-001÷06-004
	1,1
	—
	—

	обезжиривания поверхностей
	07-001÷07-002
	1,1
	—
	—

	разные работы
	08-001÷08-010
	1,1
	—
	—

	3.10. При выполнении работ вне аппарата лежа:
	
	
	
	

	футеровки
	01-001÷01-007
	1,2
	—
	—

	кладки
	02-001÷02-002
	1,2
	—
	—

	грунтовки, окраски, шпатлевки
	03-001÷03-005
	1,2
	—
	—

	оклейки
	05-001÷05-005
	1,2
	—
	—

	гуммирования
	04-001÷04-003;

04-005
	1,2
	—
	—

	подготовительных работ
	06-001÷06-004
	1,2
	—
	—

	обезжиривания поверхностей
	07-001÷07-002
	1,2
	—
	—

	разных работ
	08-001÷08-010
	1,2
	—
	—

	3.11. При окраске покрытий колонн, связей, балок, фахверков, конструкций, эстакад и галерей с подвесных приспособлений
	03-001÷03-005
	1,1
	—
	—

	3.12. При выполнении работ в оборудовании (конструкции) диаметр (ширина) которых менее 1 м.
	
	
	
	

	3.12.1. Футеровка штучными кислотоупорными материалами
	01-001÷01-007
	1,2
	—
	—

	3.12.2. Оклейка листовыми материалами
	05-001÷05-005
	1,2
	—
	—

	3.12.3. Шпатлевка
	03-005
	1,2
	—
	—

	3.12.4. Грунтовка
	03-001÷03-002
	1,2
	—
	—

	3.12.5. Окраска
	03-003÷03-004
	1,2
	—
	—

	3.12.6. Гуммирование
	04-001÷04-002;

04-005
	1,2
	—
	—

	3.12.7.Подготовительные работы
	06-001÷06-004
	1,2
	—
	—

	3.12.8. Обезжиривание поверхностей
	07-001÷07-002
	1,2
	—
	—

	3.12.9. Разные работы
	08-001÷08-005;

08-007÷08-008
	1,2
	—
	—

	3.13. Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей
	03-001÷03-004
	1,1
	1,1
	1,1


Приложение 13.3 
ТАБЛИЦА ЗАМЕНЫ РЕСУРСОВ

	Номера

расценок
	Ресурсы по ГЭСН
	Ресурсы по ТЕР

	
	код
	ед. изм.
	расход
	код
	ед. изм.
	расход

	13-01-003-01
	408-9040
	м3
	0,00937
	408-0122
	м3
	0,00937

	13-01-003-02
	408-9040
	м3
	0,00989
	408-0122
	м3
	0,00989

	13-01-003-03
	408-9040
	м3
	0,01098
	408-0122
	м3
	0,01098

	13-01-003-04
	408-9040
	м3
	0,01246
	408-0122
	м3
	0,01246

	13-01-003-05
	408-9040
	м3
	0,01667
	408-0122
	м3
	0,01667

	13-01-003-06
	408-9040
	м3
	0,02225
	408-0122
	м3
	0,02225

	13-01-003-07
	408-9040
	м3
	0,03605
	408-0122
	м3
	0,03605

	13-01-006-01
	408-9040
	м3
	0,009
	408-0122
	м3
	0,009

	13-01-006-02
	408-9040
	м3
	0,00114
	408-0122
	м3
	0,00114

	13-01-006-03
	408-9040
	м3
	0,2745
	408-0122
	м3
	0,2745

	13-01-006-04
	408-9040
	м3
	0,5553
	408-0122
	м3
	0,5553

	13-06-002-01
	408-9300
	кг
	32
	408-0442
	кг
	32

	13-06-002-02
	408-9300
	кг
	38
	408-0442
	кг
	38

	13-08-010-01
	408-9300
	кг
	4,12
	408-0442
	кг
	4,12

	13-10-001-01
	113-9058
	кг
	132,23
	113-8003
	кг
	132,23

	13-10-001-02
	113-9058
	кг
	264,46
	113-8003
	кг
	264,46

	13-10-001-03
	113-9058
	кг
	396,69
	113-8003
	кг
	396,69


Конструкции в сельском строительстве

Приложение 14.1 
ТАБЛИЦА ЗАМЕНЫ РЕСУРСОВ

	Номера

расценок
	Ресурсы по ГЭСН
	Ресурсы по ТЕР

	
	код
	ед. изм.
	расход
	код
	ед. изм.
	расход

	14-01-002-01
	104-9080
	м2
	100
	104-8094
	м2
	100

	14-01-006-01
	104-9120
	м2
	100
	104-8095
	м2
	100

	14-01-008-01
	401-9001
	м3
	101,5
	401-0066
	м3
	101,5

	14-01-008-02
	401-9001
	м3
	101,5
	401-0066
	м3
	101,5

	14-01-009-01
	401-9001
	м3
	102
	401-0066
	м3
	102

	14-01-010-01
	401-9001
	м3
	102
	401-0066
	м3
	102

	14-01-012-01
	403-9022
	м3
	1
	403-0912
	м3
	1

	14-01-014-01
	101-9180
	шт.
	1
	101-3987
	шт.
	1

	14-01-014-02
	101-9180
	шт.
	1
	101-3988
	шт.
	1

	14-01-016-01
	402-9050
	м3
	0,15
	402-0006
	м3
	0,15

	14-01-019-01
	403-9031
	м3
	0,05
	403-1171
	м3
	0,05

	14-01-021-01
	401-9059
	м3
	1,02
	401-0644
	м3
	1,02

	14-02-003-01
	402-9050
	м3
	0,003
	402-0006
	м3
	0,003

	14-02-003-02
	402-9050
	м3
	0,003
	402-0006
	м3
	0,003

	14-02-007-01
	507-9005
	м
	102
	507-0590
	10 м
	10,2

	
	507-9031
	компл.
	2,7
	507-2837
	компл.
	2,7

	14-02-007-02
	507-9005
	м
	102
	507-0590
	10 м
	10,2

	
	507-9022
	компл.
	1,16
	507-2632
	компл.
	1,16

	
	507-9019
	компл.
	1,16
	507-2629
	компл.
	1,16

	14-02-012-01
	203-9151
	м3
	1
	203-0426
	м3
	1

	14-02-015-01
	113-9462
	м2
	125
	113-8006
	1000 м2
	0,125

	14-02-015-02
	113-9462
	м2
	125
	113-8006
	1000 м2
	0,125

	14-02-020-01
	414-9095
	м3
	102
	414-0130
	м3
	102


Отделочные работы

Приложение 15.1

Количество деталей, формуемых с одной модели

	№ п/п
	Наименование деталей
	Ед. из.
	Количество деталей в модели

	
	
	
	гипсовых
	цементных

	1
	Балясины без орнамента
	шт.
	250
	150

	2
	Балясины орнаментованные
	шт.
	150
	100

	3
	Базы, розетки, капители ионические, дорические и тосканские, гербы и т.п., гладкие или простого рисунка
	шт.
	150
	100

	4
	То же, орнаментованные или сложного рисунка, гирлянды
	шт.
	100
	60

	5
	Вазы, кронштейны, модульоны и сухари гладкие
	шт.
	170
	100

	6
	То же, орнаментованные
	шт.
	80
	50

	7
	Капители коринфские
	шт.
	70
	35

	8
	Погонные детали (порезки, пояса, фризы, капли и т.п.) при высоте до 500 мм простого рисунка
	шт.
	125
	75

	9
	То же, рисунка средней сложности и сложного
	шт.
	75
	50

	10
	То же, при высоте более 500 мм простого рисунка
	шт.
	200
	120

	11
	То же, рисунка средней сложности и сложного
	шт.
	120
	80

	12
	Поручни и тетивы
	шт.
	200
	120


Приложение 15.2

Расход ресурсов на выполнение работ по разделке зеркалами трех категорий сложности

	Категория сложности
	Количество

	
	тонов в фоне
	трафаретов
	филенок

	1
	2-3
	1
	2

	2
	3
	2
	2

	3
	3-5
	2-3
	5


Приложение 15.3

Переводные коэффициенты окрашиваемых поверхностей заполнения оконных и дверных проемов

	Характеристика заполнения
	Материал стен
	Состав заполнения
	Коэффициент к площади заполнения проемов
	В т.ч. детали проолифленные

	
	
	
	Количество переплетов

	
	
	
	1
	2
	1
	2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Оконные проемы жилых и общественных зданий

	Раздельные переплеты

	1. С подоконной доской
	Каменные
	Коробка, переплет, подоконная доска
	1,5
	2,8
	0,3
	0,3

	2. С подоконной доской
	Деревянные
	То же с наличниками с двух сторон
	2,2
	3,5
	0,6
	0,5

	3. Без подоконной доски 
	Каменные
	Коробка, переплет
	1,2
	2,5
	-
	-

	Спаренные переплеты

	4. С подоконной доской
	Каменные
	Коробка, переплет, подоконная доска
	-
	2,5
	-
	0,3

	5. Без подоконной доски
	Каменные
	Коробка, переплет
	-
	2,2
	-
	-

	6. Фрамуги
	Перегородки
	Переплет, наличники с двух сторон
	1,6
	-
	0,7
	-

	7. Витринное деревянное
	Каменные
	Коробка, переплет
	1,75
	3,5
	0,45
	 0,9

	Оконные проемы промышленных зданий

	8. Площадью до 4 м2 с раздельными переплетами
	Каменные
	Коробка, переплет, раскладки, монтажные подоконные доски
	2,1 
	3,2
	0,3 
	0,3

	9. То же более 4 м2
	Каменные
	То же
	1,7 
	2,6
	0,2
	0,2

	Балконные двери

	10. Раздельные полотна
	Каменные
	Коробка, дверные полотна
	2,1
	3,5
	-
	-

	11. Спаренные полотна
	Каменные
	То же
	
	2,6
	-
	

	Дверные проемы

	12. Глухие дверные полотна
	Каменные
	Коробка, полотно
	2,4
	-
	-
	-

	13. То же
	Деревянные
	То же с наличниками с двух сторон
	2,7
	-
	0,3
	-

	14. То же
	Перегородки
	То же
	2,7
	-
	0,3
	-

	15. Остекленные дверные полотна
	Каменные
	Коробка, полотно
	1,8
	-
	-
	-

	16. То же
	Перегородки
	То же с наличниками с двух сторон
	2,1
	-
	0,3
	-

	17. Шкафные двери
	То же
	Коробка, полотно, наличники с одной стороны
	2,7 
	-
	0,2
	-

	18. Обрамление открытого проема
	То же
	Коробка, наличники с двух сторон
	0,9
	-
	0,4
	-


Примечания:

1. Площадь окраски фрамуг в наружных стенах определяется как площадь окраски заполнения соответствующих типов оконных проемов.

2. Коэффициенты для определения площади окраски заполнения дверных проемов в каменных стенах      (п.п. 12, 15) не учитывают окраску наличников. При окраске заполнения площади дверных проемов в каменных стенах с наличниками с одной стороны проема соответствующие коэффициенты следует увеличивать на 0,2.

3. Коэффициенты для определения площади окраски заполнения дверных проемов в перегородках (п.п. 14, 16, 18) учитывают нормальную толщину коробок. При окраске заполнения дверных проемов в перегородках толщиной 140-160 мм с коробками на всю ширину перегородки соответствующие коэффициенты следует увеличивать на 0,2.

4. Площадь окрашиваемой поверхности заполнения оконных и дверных балконных проемов с тройным остеклением определяются по данным, приведенным в п.п. 4, 5, 11 графы 5 с коэффициентом 1

Приложение 15.4

Состав работ при окраске водными составами внутри помещений

	Наименование операций
	Клеевая
	Казеиновая
	Известковая
	Силикатная

	
	простая
	улучшенная
	высококачест-венная
	улучшенная
	высококачест-венная
	по штукатурке
	по дереву и кирпичу
	

	
	
	
	по штукатурке
	по сб./к
	
	по штукатурке
	по сб./к
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1. Очистка
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	 +
	 +
	+
	+

	2. Смачивание водой
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	+
	+
	—

	3. Расшивка трещин
	—
	+
	+
	+
	+
	+
	 +
	+
	—
	—

	4. Сглаживание торцом дерева
	+
	+
	+
	+
	 +
	+
	 +
	+
	—
	—

	5. Первая огрунтовка
	+
	+
	+
	+
	 +
	+
	+
	+
	+
	+

	6. Частичная подмазка
	—
	+
	+
	+
	+
	+
	 +
	+
	—
	—

	7. Шлифовка подмазанных мест
	—
	+
	+
	+
	+
	+
	 +
	+
	—
	—

	8. Первая сплошная шпатлевка
	—
	—
	+
	—
	—
	+
	 —
	—
	—
	—

	9. Шлифовка
	—
	—
	+
	—
	—
	+
	
	—
	—
	—

	10. Вторая сплошная шпатлевка
	—
	—
	+
	+
	—
	+
	+
	—
	—
	—

	11. Шлифовка
	—
	—
	+
	+
	—
	+
	+
	—
	—
	—

	12. Вторая огрунтовка
	—
	+
	+
	+
	—
	—
	—
	—
	—
	—

	13. Третья огрунтовка (с подцветкой)
	—
	—
	+
	+
	—
	—
	—
	—
	—
	—

	14. Окраска
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	15. Торцевание
	—
	—
	+
	+
	—
	+
	+
	—
	—
	—

	16. Вытягивание филенок
	+ 
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	—
	—
	—


Примечания:

1. Знаком «+» обозначены операции, выполняемые при данном виде окраски; знаком «—» – операции, которые при данном виде окраски не выполняются.

2. В графах 5 и 8 выполнение окраски учтено по подготовленной поверхности.

3. В позиции 14 силикатная окраска учтена за 2 раза.

Приложение 15.5

Состав работ при окраске фасадов

	Наименование операций
	Виды красок

	
	силикатная
	известковая и цементная
	перхлорвиниловая
	поливинилацетатная и кремнийорганическая

	1. Очистка
	+
	+
	+
	+

	2. Расшивка трещин
	+
	+
	+
	+

	3. Подмазка
	+
	+
	+ 1
	+

	4. Шлифовка
	+
	+
	+
	+

	5. Смачивание водой 2
	—
	+
	—
	—

	6. Огрунтовка
	+
	—
	+
	+

	7. Первая окраска
	+
	+
	+
	+

	8. Вторая окраска
	+
	+
	+
	+


Примечания:

1. Под подмазку выполняется огрунтовка перхлорвиниловым лаком.

2. Смачивание выполняется только при окраске цементным составом.

Приложение 15.6

Состав работ при окраске масляными составами

	Наименование операций
	по дереву
	заполнение проемов, подготовленных под вторую окраску
	по штукатурке
	по сборным конструкциям, подготовленным под окраску
	по металлу

	
	П
	У
	В
	П
	У
	П
	У
	В
	П
	У
	В
	—

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	1. Очистка
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	2. Сглаживание торцом дерева
	—
	—
	—
	—
	—
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	—

	3. Вырезка сучков и засмолов с расшивкой щелей
	+
	+
	+
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—

	4. Расшивка трещин
	—
	—
	—
	—
	—
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	—

	5. Проолифка
	+
	+
	+
	—
	—
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	6. Частичная подмазка с проолифкой подмазанных мест
	+
	+
	+
	—
	—
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	—

	7. Шлифовка подмазанных мест
	+
	+
	+
	—
	—
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	—

	8. Первая сплошная шпатлевка
	—
	+
	+
	—
	+
	—
	+
	+
	—
	—
	—
	—

	9. Шлифовка
	—
	+
	+
	—
	+
	—
	+
	+
	—
	—
	—
	—

	10. Вторая сплошная шпатлевка
	—
	—
	+
	—
	—
	—
	—
	+
	—
	—
	+
	—

	11. Шлифовка
	—
	—
	+
	—
	—
	—
	—
	+
	—
	—
	+
	—

	12. Огрунтовка
	—
	+
	+
	—
	+
	—
	+
	+
	—
	+
	+
	—

	13. Флейцевание
	—
	+
	+
	—
	+
	—
	+
	+
	—
	+
	+
	—

	14. Шлифовка
	—
	+
	+
	—
	+
	—
	+
	+
	—
	+
	+
	—

	15. Первая окраска
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	16. Флейцевание
	—
	+
	+
	—
	+
	—
	+
	+
	—
	+
	+
	—

	17. Шлифовка
	—
	+
	+
	—
	+
	—
	+
	+
	—
	+
	+
	—

	18. Вторая окраска
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	19. Флейцевание или торцевание
	—
	+
	+
	—
	+
	—
	+
	+
	—
	+
	+
	—

	20. Вытягивание филенок
	—
	—
	—
	—
	—
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	—


Примечания:

1. Буквами в графах обозначен уровень качества окраски: П – простая, У – улучшенная, В – высококачественная.

2. Из состава работ по окраске заполнения проемов по графам 2-4 исключается проолифка 

3. В графах 5 и 6 выполнение работ учтено по изделиям, подготовленным под вторую окраску, а по графам 10-12 – по конструкциям, подготовленным под окраску.

4. В позициях 8-17 граф 5 и 6 знаком «+» обозначены операции по исправлению шпатлевки, огрунтовки и окраски в местах, поврежденных при транспортировке изделий.

Приложение 15.7

Состав работ при оклейке обоями и обивке дверей

	Наименование операций
	Оклейка обоями
	Обивка дверей обивочными материалами по войлоку

	
	стен
	потолков
	

	
	по монолитной штукатурке и бетону
	по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям
	
	

	
	простые и средней плотности
	тисненые плотные
	линкруст
	простые и средней плотности
	тисненые плотные
	линкруст
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1. Очистка от набела верха стен
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	—
	—

	2. Прочистка поверхностей
	+
	+
	+
	—
	—
	—
	+
	—

	3. Оклейка стыков
	—
	—
	—
	+
	+
	+
	—
	—

	4. Проклейка поверхностей
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	—
	—

	5. Подмазка неровностей
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	—
	—

	6. Шлифовка подмазанных мест пемзой
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	—
	—

	7. Шлифовка пемзой
	—
	—
	+
	—
	—
	—
	—
	—

	8. Оклейка бумагой
	+
	+
	—
	—
	—
	—
	—
	—

	9. Шлифовка пемзой
	—
	+
	—
	—
	—
	—
	—
	—

	10. Проклейка поверхностей
	—
	—
	+
	—
	—
	+
	+
	+

	11. Оклейка обоями
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	—

	12. Приготовление клеевых составов
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	—

	13. Обрезка и нарезка материалов
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	—

	14. Раскладка войлока или обивочных материалов
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	+

	15. Формирование валиков
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	+

	16. Прибивка тесьмы
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	+

	17. Прибивка материала
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	+


Приложение 15.8

Состав работ при оклейке стен моющимися обоями на бумажной или тканевой основе

	Наименование операций
	Оклейка моющимися обоями на основе:

	
	бумажной
	тканевой
	бумажной
	тканевой
	бумажной
	тканевой

	
	по штукатурке и бетону
	по гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям
	по листовым материалам

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1. Очистка от набела верха стен
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	2. Прочистка поверхностей
	+
	+
	+
	+
	—
	—

	3. Огрунтовка поверхности стен
	+
	+
	+
	+
	—
	—

	4. Оклейка стыков
	—
	—
	—
	—
	+
	+

	5. Частичная подмазка
	—
	—
	+
	+
	+
	+

	6. Шлифовка помазанных мест
	—
	—
	—
	—
	+
	+

	7. Сплошная шпатлевка
	+
	+
	—
	—
	—
	—

	8. Шлифовка поверхности пемзой
	+
	+
	+
	+
	—
	—

	9. Проклейка поверхностей
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	10. Проклейка поверхности углов по периметру стен и проемов
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	11. Оклейка обоями и обрезка кромок
	+
	+
	+
	+
	+
	+


Приложение 15.9

Состав работ при оштукатуривании поверхностей

	Технологические операции
	Оштукатуривание

	
	простое
	улучшенное
	высококачественное

	Подготовка поверхностей под оштукатуривание
	+
	+
	+

	Провешивание поверхностей
	+
	+
	+

	Установка маяков
	-
	-
	+

	Нанесение обрызга
	+
	+
	+

	Нанесение грунта
	+
	+
	+

	Разравнивание нанесенного грунта
	+
	+
	+

	Нанесение грунта (второй слой)
	-
	-
	+

	Разравнивание нанесенного грунта (второго слоя)
	-
	-
	+

	Разделка углов
	+
	+
	+

	Разделка потолочных рустов
	+
	+
	+

	Нанесение накрывочного слоя
	-
	+
	+

	Затирка
	+
	+
	+

	Отделка откосов и заглушин
	+
	+
	+


Примечания:

1. Бетонные и гипсобетонные поверхности до оштукатуривания обрабатываются: нарезкой, насечкой, грунтованием 7%-ным раствором поливинилацетатной дисперсии и последующим оштукатуриванием полимерцементным раствором, промывкой 10%-ным раствором технической соляной кислоты.

2. Гладкие поверхности бетонных элементов сборных конструкций заводского изготовления, а также гипсобетонные прокатные панели с чистой гладкой поверхностью оштукатуриванию не подлежат.

Приложение 15.10

Коэффициенты к расценкам, учитывающие условия применения ТЕР части 15

	Условия применения
	Номер таблиц (ТЕР)
	Коэффициенты

	
	
	к затратам труда и заработной плате рабочих-строителей
	стоимости эксплуатации машин
	Стоимости материалов

	1
	2
	3
	4
	5

	3.1. Облицовка природным камнем криволинейных поверхностей радиусом до 25 м
	01-001, 01-002
	1,07
	—
	—

	3.2. Облицовка стен неполированными плитами из травертина
	01-002 (06-10)
	0,9
	—
	—

	3.3. То же, четырехгранных колонн
	01-004 (09-12)
	0,9
	—
	—

	3.4. То же, многогранных колонн
	01-004 (13-16)
	0,85
	—
	—

	3.5. Облицовка неполированными плитами из травертина толщиной 10 мм
	01-009
	0,8
	—
	—

	3.6. Облицовка искусственными плитками криволинейных поверхностей радиусом менее 2 м или облицовка в три цвета или с составлением рисунка из трех и более плиток
	01-019, 01-020
	1,2
	—
	—

	3.7. Облицовка искусственными плитками с диагональной связкой швов
	01-019, 01-020
	1,25
	—
	—

	3.8. Устройство оснований под облицовку искусственным мрамором на поверхности суживающихся колонн
	01-021 (03, 04)
	1,15
	—
	—

	3.9. Облицовка криволинейных в плане стен оселковым или утюжным мрамором
	01-022 (1), 01-024 (01)
	1,35
	—
	—

	3.10. Облицовка колонн и пилястр переменного сечения
	01-022 (02-05), 

01-024 (02-05)
	1,25
	—
	—

	3.11. Оштукатуривание и облицовка искусственными плитками в помещениях высотой более 3,5 м с готовых лесов
	01-019, 01-020; 

с 02-015 по 02-025;

с 02-031 по 02-038
	0,9
	0,9
	—

	3.12. Оштукатуривание гладких потолков в помещениях со специальным архитектурным оформлением
	02-002(01), 02-005 (01)
	1,05
	—
	—

	3.13. Декоративная обработка поверхности под мелкозернистую фактуру (щеткой или циклей)
	02-023 (02)
	1,15
	—
	—

	3.14. То же, под штриховую фактуру (гребенкой или скарпелью)
	02-005
	1,25
	
	

	3.15. То же, под точечную фактуру (бучардой)
	02-005
	1,3
	
	

	3.16. Оштукатуривание прямоугольных кессонов на криволинейной поверхности и многогранных кессонов на плоской поверхности
	02-022, 02-023
	1,3
	—
	—

	3.17. Оштукатуривание многогранных кессонов на криволинейной поверхности
	02-022, 0-023
	1,6
	—
	—

	3.18. Установка капителей или баз на полуколонны и пилястры
	03-003, 03-007
	0,5
	0,5
	0,5

	3.19. Установка орнаментованных кронштейнов, модульонов и ваз
	03-004 (04-07, 10-12), 

03-007 (10-13),

 03-008 (01-03)
	1,5
	—
	—

	3.20. Окраска стен и потолков в помещениях высотой от 3,5 до 8 м
	04-001, 04-002, 04-004, 

04-005 (01, 03, 05, 

07, 09), 04-024 (01, 08),

04-025 (1, 8, 10), 

4-026 (01, 06, 08),

04-027 (01, 05), 04-028 (01), 04-038 (01,04,0 8), 

04-039 (01, 05), 

04-040 (01, 04, 07),

04-041 (01, 04), 04-047, 

04-048 (05-14)
	1,1
	1,1
	—

	
	04-005 (02, 04, 06, 08,10), 

04-024 (02, 09),

04-025 (02, 09), 04-026 (02, 07, 09), 04-027 (02, 06),

 04-038 (05,09), 

04-039 (02, 06)
	1,25
	1,25
	—

	3.21. Окраска сложных фасадов (при площади занимаемой архитектурными деталями более 30% площади стены)
	с 04-011 по 04-018, 

04-048 (01-04)
	1,25
	1,25
	1,25

	3.22. Окраска отдельных тяг, не входящих в состав заполнения оконных и дверных проемов
	04-024 (05,07), 

04-025 (05, 07), 

04-026 (05)
	1,25
	—
	—

	3.23. Масляная окраска торцов лестничных маршей и площа​док
	04-024 (08), 04-025 (10), 04-026 (08)
	1,2
	—
	—

	3.24. Окраска заполнения дверных проемов филенчатых и остекленных дверей
	04-024 (04, 06), 

04-025 (04, 06),04-026 (04)
	1,08
	—
	—

	3.25. Остекление витринным стеклом с его нарезкой
	05-002 (03, 04)
	1,1
	—
	—

	3.26. Остекление двойных переплетов промышленных зданий
	05-012, 05-013
	2
	2
	2


Приложение 15.11 
ТАБЛИЦА ЗАМЕНЫ РЕСУРСОВ

	Номера

расценок
	Ресурсы по ГЭСН
	Ресурсы по ТЕР

	
	код
	ед. изм.
	расход
	код
	ед. изм.
	расход

	15-01-001-01
	412-9180
	м2
	100
	412-0086
	м2
	100

	15-01-001-02
	412-9180
	м2
	100
	412-0086
	м2
	100

	15-01-001-03
	412-9180
	м2
	100
	412-0086
	м2
	100

	15-01-001-04
	412-9180
	м2
	100
	412-0086
	м2
	100

	15-01-001-05
	412-9180
	м2
	100
	412-0086
	м2
	100

	15-01-001-06
	408-9040
	м3
	0,5
	408-0122
	м3
	0,5

	
	412-9180
	м2
	99
	412-0049
	м2
	99

	15-01-001-07
	408-9040
	м3
	0,5
	408-0122
	м3
	0,5

	
	412-9180
	м2
	98
	412-0049
	м2
	98

	15-01-001-08
	408-9040
	м3
	0,5
	408-0122
	м3
	0,5

	
	412-9180
	м2
	98
	412-0049
	м2
	98

	15-01-001-09
	408-9040
	м3
	0,5
	408-0122
	м3
	0,5

	
	412-9180
	м2
	98
	412-0049
	м2
	98

	15-01-001-10
	408-9040
	м3
	0,5
	408-0122
	м3
	0,5

	
	412-9180
	м2
	97
	412-0049
	м2
	97

	15-01-001-11
	408-9040
	м3
	0,5
	408-0122
	м3
	0,5

	
	412-9180
	м2
	97
	412-0059
	м2
	97

	15-01-001-12
	408-9040
	м3
	0,5
	408-0122
	м3
	0,5

	
	412-9180
	м2
	97
	412-0059
	м2
	97

	15-01-001-13
	408-9040
	м3
	0,5
	408-0122
	м3
	0,5

	
	412-9180
	м2
	96
	412-0059
	м2
	96

	15-01-001-14
	408-9040
	м3
	0,5
	408-0122
	м3
	0,5

	
	412-9180
	м2
	95
	412-0059
	м2
	95

	15-01-001-15
	408-9040
	м3
	0,5
	408-0122
	м3
	0,5

	
	412-9180
	м2
	94
	412-0059
	м2
	94

	15-01-002-01
	408-9040
	м3
	0,5
	408-0122
	м3
	0,5

	
	412-9180
	м2
	99
	412-1097
	м2
	99

	15-01-002-02
	408-9040
	м3
	0,5
	408-0122
	м3
	0,5

	
	412-9180
	м2
	98
	412-1097
	м2
	98

	15-01-002-03
	408-9040
	м3
	0,5
	408-0122
	м3
	0,5

	
	412-9180
	м2
	98
	412-1097
	м2
	98

	15-01-002-04
	408-9040
	м3
	0,5
	408-0122
	м3
	0,5

	
	412-9180
	м2
	98
	412-1097
	м2
	98

	15-01-002-05
	408-9040
	м3
	0,5
	408-0122
	м3
	0,5

	
	412-9180
	м2
	97
	412-1097
	м2
	97

	15-01-002-06
	408-9040
	м3
	0,0003
	408-0122
	м3
	0,0003

	
	412-9180
	м2
	100
	412-0674
	м2
	100

	15-01-002-07
	408-9040
	м3
	0,0003
	408-0122
	м3
	0,0003

	
	412-9180
	м2
	100
	412-0674
	м2
	100

	15-01-002-08
	408-9040
	м3
	0,0003
	408-0122
	м3
	0,0003

	
	412-9180
	м2
	100
	412-0674
	м2
	100

	15-01-002-09
	408-9040
	м3
	0,0003
	408-0122
	м3
	0,0003

	
	412-9180
	м2
	100
	412-0674
	м2
	100

	15-01-002-10
	408-9040
	м3
	0,0004
	408-0122
	м3
	0,0004

	
	412-9180
	м2
	100
	412-0674
	м2
	100

	15-01-003-01
	412-9180
	м2
	100
	412-0086
	м2
	100

	15-01-003-02
	412-9180
	м2
	100
	412-0086
	м2
	100

	15-01-003-03
	412-9180
	м2
	100
	412-0086
	м2
	100

	15-01-003-04
	412-9180
	м2
	100
	412-0086
	м2
	100

	15-01-003-05
	412-9180
	м2
	100
	412-0086
	м2
	100

	15-01-003-06
	412-9180
	м2
	100
	412-0086
	м2
	100

	15-01-003-07
	412-9180
	м2
	100
	412-0086
	м2
	100

	15-01-003-08
	412-9180
	м2
	100
	412-0086
	м2
	100

	15-01-003-09
	408-9040
	м3
	0,5
	408-0122
	м3
	0,5

	
	412-9180
	м2
	98
	412-0049
	м2
	98

	15-01-003-10
	408-9040
	м3
	0,5
	408-0122
	м3
	0,5

	
	412-9180
	м2
	98
	412-0049
	м2
	98

	15-01-003-11
	408-9040
	м3
	0,5
	408-0122
	м3
	0,5

	
	412-9180
	м2
	98
	412-0049
	м2
	98

	15-01-003-12
	408-9040
	м3
	0,5
	408-0122
	м3
	0,5

	
	412-9180
	м2
	97
	412-0049
	м2
	97

	15-01-003-13
	408-9040
	м3
	0,5
	408-0122
	м3
	0,5

	
	412-9180
	м2
	98
	412-0049
	м2
	98

	15-01-003-14
	408-9040
	м3
	0,5
	408-0122
	м3
	0,5

	
	412-9180
	м2
	98
	412-0049
	м2
	98

	15-01-003-15
	408-9040
	м3
	0,5
	408-0122
	м3
	0,5

	
	412-9180
	м2
	98
	412-0049
	м2
	98

	15-01-003-16
	408-9040
	м3
	0,5
	408-0122
	м3
	0,5

	
	412-9180
	м2
	97
	412-0049
	м2
	97

	15-01-004-01
	408-9040
	м3
	0,5
	408-0122
	м3
	0,5

	
	412-9180
	м2
	98
	412-1097
	м2
	98

	15-01-004-02
	408-9040
	м3
	0,5
	408-0122
	м3
	0,5

	
	412-9180
	м2
	98
	412-1097
	м2
	98

	15-01-004-03
	408-9040
	м3
	0,5
	408-0122
	м3
	0,5

	
	412-9180
	м2
	98
	412-1097
	м2
	98

	15-01-004-04
	408-9040
	м3
	0,5
	408-0122
	м3
	0,5

	
	412-9180
	м2
	97
	412-1097
	м2
	97

	15-01-004-05
	408-9040
	м3
	0,5
	408-0122
	м3
	0,5

	
	412-9180
	м2
	98
	412-1097
	м2
	98

	15-01-004-06
	408-9040
	м3
	0,5
	408-0122
	м3
	0,5

	
	412-9180
	м2
	98
	412-1097
	м2
	98

	15-01-004-07
	408-9040
	м3
	0,5
	408-0122
	м3
	0,5

	
	412-9180
	м2
	98
	412-1097
	м2
	98

	15-01-004-08
	408-9040
	м3
	0,5
	408-0122
	м3
	0,5

	
	412-9180
	м2
	97
	412-1097
	м2
	97

	15-01-004-09
	408-9040
	м3
	0,003
	408-0122
	м3
	0,003

	
	412-9180
	м2
	100
	412-0674
	м2
	100

	15-01-004-10
	408-9040
	м3
	0,003
	408-0122
	м3
	0,003

	
	412-9180
	м2
	100
	412-0674
	м2
	100

	15-01-004-11
	408-9040
	м3
	0,003
	408-0122
	м3
	0,003

	
	412-9180
	м2
	100
	412-0674
	м2
	100

	15-01-004-12
	408-9040
	м3
	0,003
	408-0122
	м3
	0,003

	
	412-9180
	м2
	100
	412-0674
	м2
	100

	15-01-004-13
	408-9040
	м3
	0,003
	408-0122
	м3
	0,003

	
	412-9180
	м2
	100
	412-0674
	м2
	100

	15-01-004-14
	408-9040
	м3
	0,003
	408-0122
	м3
	0,003

	
	412-9180
	м2
	100
	412-0674
	м2
	100

	15-01-004-15
	408-9040
	м3
	0,003
	408-0122
	м3
	0,003

	
	412-9180
	м2
	100
	412-0674
	м2
	100

	15-01-004-16
	408-9040
	м3
	0,004
	408-0122
	м3
	0,004

	
	412-9180
	м2
	99
	412-0674
	м2
	99

	15-01-007-04
	101-9127
	кг
	0,54
	101-1956
	кг
	0,54

	
	408-9040
	м3
	0,016
	408-0122
	м3
	0,016

	15-01-007-05
	101-9127
	кг
	0,64
	101-1956
	кг
	0,64

	
	408-9040
	м3
	0,09
	408-0122
	м3
	0,09

	15-01-007-06
	101-9127
	кг
	0,45
	101-1956
	кг
	0,45

	
	408-9040
	м3
	0,066
	408-0122
	м3
	0,066

	15-01-008-01
	408-9040
	м3
	0,75
	408-0122
	м3
	0,75

	15-01-008-02
	408-9040
	м3
	0,75
	408-0122
	м3
	0,75

	15-01-008-03
	408-9040
	м3
	0,75
	408-0122
	м3
	0,75

	15-01-008-04
	408-9040
	м3
	0,75
	408-0122
	м3
	0,75

	15-01-008-05
	408-9040
	м3
	0,75
	408-0122
	м3
	0,75

	15-01-008-06
	408-9040
	м3
	0,75
	408-0122
	м3
	0,75

	15-01-009-01
	412-9180
	м2
	101
	412-0671
	м2
	101

	15-01-009-02
	412-9180
	м2
	101
	412-0671
	м2
	101

	15-01-009-03
	412-9180
	м2
	101
	412-0671
	м2
	101

	15-01-010-01
	412-9160
	м2
	20
	412-0056
	м2
	20

	
	412-9170
	м2
	81
	412-0057
	м2
	81

	15-01-010-02
	408-9040
	м3
	0,009
	408-0122
	м3
	0,009

	
	412-9170
	м2
	100
	412-0057
	м2
	100

	15-01-016-01
	101-9056
	м2
	100
	101-0278
	м2
	100

	15-01-016-02
	101-9056
	м2
	100
	101-0278
	м2
	100

	15-01-016-03
	101-9056
	м2
	100
	101-0278
	м2
	100

	15-01-018-01
	101-9881
	м2
	101
	101-0297
	м2
	101

	15-01-018-02
	101-9881
	м2
	101
	101-0297
	м2
	101

	15-01-019-01
	101-9049
	м2
	100
	101-0256
	м2
	100

	15-01-019-02
	101-9049
	м2
	100
	101-0256
	м2
	100

	15-01-019-03
	101-9049
	м2
	99
	101-0256
	м2
	99

	15-01-019-04
	101-9049
	м2
	99
	101-0256
	м2
	99

	15-01-019-05
	101-9049
	м2
	100
	101-0256
	м2
	100

	
	101-9168
	т
	0,375
	101-1776
	т
	0,375

	
	402-9111
	т
	0,05
	402-0071
	т
	0,05

	15-01-019-06
	101-9049
	м2
	100
	101-0256
	м2
	100

	
	101-9168
	т
	0,375
	101-1776
	т
	0,375

	
	402-9111
	т
	0,05
	402-0071
	т
	0,05

	15-01-019-07
	101-9049
	м2
	99
	101-0256
	м2
	99

	
	101-9168
	т
	0,375
	101-1776
	т
	0,375

	
	402-9111
	т
	0,05
	402-0071
	т
	0,05

	15-01-019-08
	101-9049
	м2
	99
	101-0256
	м2
	99

	
	101-9168
	т
	0,375
	101-1776
	т
	0,375

	
	402-9111
	т
	0,05
	402-0071
	т
	0,05

	15-01-020-01
	101-9046
	м
	51
	101-1686
	м
	51

	
	101-9047
	м
	46
	101-1947
	м
	46

	
	101-9048
	м
	46
	101-1948
	м
	46

	
	101-9049
	м2
	93
	101-0256
	м2
	93

	15-01-020-02
	101-9046
	м
	51
	101-1686
	м
	51

	
	101-9047
	м
	46
	101-1947
	м
	46

	
	101-9048
	м
	46
	101-1948
	м
	46

	
	101-9049
	м2
	93
	101-0256
	м2
	93

	15-01-020-03
	101-9046
	м
	61
	101-1686
	м
	61

	
	101-9047
	м
	56
	101-1947
	м
	56

	
	101-9048
	м
	56
	101-1948
	м
	56

	
	101-9049
	м2
	91,5
	101-0256
	м2
	91,5

	15-01-020-04
	101-9046
	м
	61
	101-1686
	м
	61

	
	101-9047
	м
	56
	101-1947
	м
	56

	
	101-9048
	м
	56
	101-1948
	м
	56

	
	101-9049
	м2
	91,5
	101-0256
	м2
	91,5

	15-01-020-05
	101-9046
	м
	61
	101-1686
	м
	61

	
	101-9047
	м
	56
	101-1947
	м
	56

	
	101-9048
	м
	56
	101-1948
	м
	56

	
	101-9049
	м2
	91,5
	101-0256
	м2
	91,5

	15-01-020-06
	101-9046
	м
	61
	101-1686
	м
	61

	
	101-9047
	м
	56
	101-1947
	м
	56

	
	101-9048
	м
	56
	101-1948
	м
	56

	
	101-9049
	м2
	91,5
	101-0256
	м2
	91,5

	15-01-020-07
	101-9046
	м
	204
	101-1686
	м
	204

	
	101-9047
	м
	51
	101-1947
	м
	51

	
	101-9048
	м
	51
	101-1948
	м
	51

	
	101-9049
	м2
	85
	101-0256
	м2
	85

	15-01-020-08
	101-9046
	м
	204
	101-1686
	м
	204

	
	101-9047
	м
	51
	101-1947
	м
	51

	
	101-9048
	м
	51
	101-1948
	м
	51

	
	101-9049
	м2
	85
	101-0256
	м2
	85

	15-01-020-09
	101-9046
	м
	51
	101-1686
	м
	51

	
	101-9047
	м
	46
	101-1947
	м
	46

	
	101-9048
	м
	46
	101-1948
	м
	46

	
	101-9049
	м2
	93
	101-0256
	м2
	93

	
	101-9168
	т
	0,375
	101-1776
	т
	0,375

	
	402-9111
	т
	0,05
	402-0071
	т
	0,05

	15-01-020-10
	101-9046
	м
	51
	101-1686
	м
	51

	
	101-9047
	м
	46
	101-1947
	м
	46

	
	101-9048
	м
	46
	101-1948
	м
	46

	
	101-9049
	м2
	93
	101-0256
	м2
	93

	
	101-9168
	т
	0,375
	101-1776
	т
	0,375

	
	402-9111
	т
	0,05
	402-0071
	т
	0,05

	15-01-020-11
	101-9046
	м
	61
	101-1686
	м
	61

	
	101-9047
	м
	56
	101-1947
	м
	56

	
	101-9048
	м
	56
	101-1948
	м
	56

	
	101-9049
	м2
	91,5
	101-0256
	м2
	91,5

	
	101-9168
	т
	0,375
	101-1776
	т
	0,375

	
	402-9111
	т
	0,05
	402-0071
	т
	0,05

	15-01-020-12
	101-9046
	м
	61
	101-1686
	м
	61

	
	101-9047
	м
	56
	101-1947
	м
	56

	
	101-9048
	м
	56
	101-1948
	м
	56

	
	101-9049
	м2
	91,5
	101-0256
	м2
	91,5

	
	101-9168
	т
	0,375
	101-1776
	т
	0,375

	
	402-9111
	т
	0,05
	402-0071
	т
	0,05

	15-01-020-13
	101-9046
	м
	61
	101-1686
	м
	61

	
	101-9047
	м
	56
	101-1947
	м
	56

	
	101-9048
	м
	56
	101-1948
	м
	56

	
	101-9049
	м2
	91,5
	101-0256
	м2
	91,5

	
	101-9168
	т
	0,375
	101-1776
	т
	0,375

	
	402-9111
	т
	0,05
	402-0071
	т
	0,05

	15-01-020-14
	101-9046
	м
	61
	101-1686
	м
	61

	
	101-9047
	м
	56
	101-1947
	м
	56

	
	101-9048
	м
	56
	101-1948
	м
	56

	
	101-9049
	м2
	91,5
	101-0256
	м2
	91,5

	
	101-9168
	т
	0,375
	101-1776
	т
	0,375

	
	402-9111
	т
	0,05
	402-0071
	т
	0,05

	15-01-020-15
	101-9046
	м
	204
	101-1686
	м
	204

	
	101-9047
	м
	51
	101-1947
	м
	51

	
	101-9048
	м
	51
	101-1948
	м
	51

	
	101-9049
	м2
	85
	101-0256
	м2
	85

	
	101-9168
	т
	0,375
	101-1776
	т
	0,375

	
	402-9111
	т
	0,05
	402-0071
	т
	0,05

	15-01-020-16
	101-9046
	м
	204
	101-1686
	м
	204

	
	101-9047
	м
	51
	101-1947
	м
	51

	
	101-9048
	м
	51
	101-1948
	м
	51

	
	101-9049
	м2
	85
	101-0256
	м2
	85

	
	101-9168
	т
	0,375
	101-1776
	т
	0,375

	
	402-9111
	т
	0,05
	402-0071
	т
	0,05

	15-01-022-01
	101-9127
	кг
	5
	101-1762
	кг
	5

	
	101-9128
	кг
	8
	101-1956
	кг
	8

	
	101-9129
	кг
	60
	101-1957
	кг
	60

	
	101-9209
	кг
	3,5
	101-1942
	кг
	3,5

	15-01-022-02
	101-9127
	кг
	5
	101-1762
	кг
	5

	
	101-9128
	кг
	8
	101-1956
	кг
	8

	
	101-9129
	кг
	60
	101-1957
	кг
	60

	
	101-9209
	кг
	3,5
	101-1942
	кг
	3,5

	15-01-022-03
	101-9127
	кг
	10
	101-1762
	кг
	10

	
	101-9128
	кг
	15
	101-1956
	кг
	15

	
	101-9129
	кг
	120
	101-1957
	кг
	120

	
	101-9209
	кг
	7
	101-1942
	кг
	7

	15-01-022-04
	101-9127
	кг
	5
	101-1762
	кг
	5

	
	101-9128
	кг
	8
	101-1956
	кг
	8

	
	101-9129
	кг
	60
	101-1957
	кг
	60

	
	101-9209
	кг
	3,5
	101-1942
	кг
	3,5

	15-01-022-05
	101-9127
	кг
	10
	101-1762
	кг
	10

	
	101-9128
	кг
	15
	101-1956
	кг
	15

	
	101-9129
	кг
	120
	101-1957
	кг
	120

	
	101-9209
	кг
	7
	101-1942
	кг
	7

	15-01-023-01
	101-9127
	кг
	5
	101-1762
	кг
	5

	
	101-9128
	кг
	8
	101-1956
	кг
	8

	
	101-9129
	кг
	60
	101-1957
	кг
	60

	
	101-9209
	кг
	3,5
	101-1942
	кг
	3,5

	15-01-023-02
	101-9127
	кг
	10
	101-1762
	кг
	10

	
	101-9128
	кг
	15
	101-1956
	кг
	15

	
	101-9129
	кг
	120
	101-1957
	кг
	120

	
	101-9209
	кг
	7
	101-1942
	кг
	7

	15-01-023-03
	101-9127
	кг
	10
	101-1762
	кг
	10

	
	101-9128
	кг
	15
	101-1956
	кг
	15

	
	101-9129
	кг
	120
	101-1957
	кг
	120

	
	101-9209
	кг
	7
	101-1942
	кг
	7

	15-01-023-04
	101-9127
	кг
	10
	101-1762
	кг
	10

	
	101-9128
	кг
	15
	101-1956
	кг
	15

	
	101-9129
	кг
	120
	101-1957
	кг
	120

	
	101-9209
	кг
	7
	101-1942
	кг
	7

	15-01-023-05
	101-9127
	кг
	10
	101-1762
	кг
	10

	
	101-9128
	кг
	15
	101-1956
	кг
	15

	
	101-9129
	кг
	120
	101-1957
	кг
	120

	
	101-9209
	кг
	7
	101-1942
	кг
	7

	15-01-024-01
	408-9347
	т
	0,4
	408-0444
	т
	0,4

	15-01-024-02
	408-9347
	т
	0,4
	408-0444
	т
	0,4

	15-01-024-03
	408-9347
	т
	0,4
	408-0444
	т
	0,4

	15-01-024-04
	408-9347
	т
	0,4
	408-0444
	т
	0,4

	15-01-024-05
	408-9347
	т
	0,4
	408-0444
	т
	0,4

	15-01-025-01
	408-9347
	т
	0,4
	408-0444
	т
	0,4

	15-01-025-02
	408-9347
	т
	0,4
	408-0444
	т
	0,4

	15-01-025-03
	408-9347
	т
	0,4
	408-0444
	т
	0,4

	15-01-025-04
	408-9347
	т
	0,4
	408-0444
	т
	0,4

	15-01-025-05
	408-9347
	т
	0,4
	408-0444
	т
	0,4

	15-01-031-01
	412-9180
	м2
	101
	412-0674
	м2
	101

	15-01-031-02
	412-9180
	м2
	101
	412-0674
	м2
	101

	15-01-031-03
	412-9180
	м2
	101
	412-0674
	м2
	101

	15-01-031-04
	412-9180
	м2
	101
	412-0674
	м2
	101

	15-01-031-05
	412-9180
	м2
	101
	412-0674
	м2
	101

	15-01-031-06
	412-9180
	м2
	101
	412-0674
	м2
	101

	15-01-031-07
	412-9180
	м2
	101
	412-0674
	м2
	101

	15-01-031-08
	412-9180
	м2
	101
	412-0674
	м2
	101

	15-01-031-09
	412-9180
	м2
	101
	412-0085
	м2
	101

	15-01-031-10
	412-9180
	м2
	101
	412-0085
	м2
	101

	15-01-031-11
	412-9180
	м2
	101
	412-0085
	м2
	101

	15-01-031-12
	412-9180
	м2
	101
	412-0085
	м2
	101

	15-01-031-13
	412-9180
	м2
	101
	412-0085
	м2
	101

	15-01-031-14
	412-9180
	м2
	101
	412-0085
	м2
	101

	15-01-031-15
	412-9180
	м2
	101
	412-0085
	м2
	101

	15-01-031-16
	412-9180
	м2
	101
	412-0085
	м2
	101

	15-01-032-01
	412-9180
	м2
	101
	412-0084
	м2
	101

	15-01-032-02
	412-9180
	м2
	101
	412-0084
	м2
	101

	15-01-032-03
	412-9180
	м2
	101
	412-0084
	м2
	101

	15-01-032-04
	412-9180
	м2
	101
	412-0084
	м2
	101

	15-01-032-05
	412-9180
	м2
	101
	412-0084
	м2
	101

	15-01-032-06
	412-9180
	м2
	101
	412-0084
	м2
	101

	15-01-032-07
	412-9180
	м2
	101
	412-0084
	м2
	101

	15-01-032-08
	412-9180
	м2
	101
	412-0085
	м2
	101

	15-01-032-09
	412-9180
	м2
	101
	412-0085
	м2
	101

	15-01-032-10
	412-9180
	м2
	101
	412-0085
	м2
	101

	15-01-032-11
	412-9180
	м2
	101
	412-0085
	м2
	101

	15-01-032-12
	412-9180
	м2
	101
	412-0085
	м2
	101

	15-01-032-13
	412-9180
	м2
	101
	412-0085
	м2
	101

	15-01-032-14
	412-9180
	м2
	101
	412-0085
	м2
	101

	15-01-032-15
	412-9180
	м2
	101
	412-0671
	м2
	101

	15-01-032-16
	412-9180
	м2
	101
	412-0671
	м2
	101

	15-01-032-17
	412-9180
	м2
	101
	412-0671
	м2
	101

	15-01-032-18
	412-9180
	м2
	101
	412-0671
	м2
	101

	15-01-032-19
	412-9180
	м2
	101
	412-0671
	м2
	101

	15-01-032-20
	412-9180
	м2
	101
	412-0671
	м2
	101

	15-01-032-21
	412-9180
	м2
	101
	412-0671
	м2
	101

	15-01-032-22
	412-9180
	м2
	101
	412-0671
	м2
	101

	15-01-032-23
	412-9180
	м2
	101
	412-0671
	м2
	101

	15-01-032-24
	412-9180
	м2
	101
	412-0671
	м2
	101

	15-01-032-25
	412-9180
	м2
	101
	412-0671
	м2
	101

	15-01-032-26
	412-9180
	м2
	101
	412-0671
	м2
	101

	15-01-032-27
	412-9180
	м2
	101
	412-0671
	м2
	101

	15-01-033-01
	412-9180
	м2
	101
	412-1095
	м2
	101

	15-01-033-02
	412-9180
	м2
	101
	412-1095
	м2
	101

	15-01-033-03
	412-9180
	м2
	101
	412-1095
	м2
	101

	15-01-033-04
	412-9180
	м2
	101
	412-1095
	м2
	101

	15-01-033-05
	412-9180
	м2
	102
	412-1095
	м2
	102

	15-01-033-06
	412-9180
	м2
	101
	412-1095
	м2
	101

	15-01-033-07
	412-9180
	м2
	101
	412-1095
	м2
	101

	15-01-033-08
	412-9180
	м2
	102
	412-1095
	м2
	102

	15-01-033-09
	412-9180
	м2
	102
	412-1095
	м2
	102

	15-01-033-10
	412-9180
	м2
	102
	412-1095
	м2
	102

	15-01-034-01
	412-9180
	м2
	101
	412-1095
	м2
	101

	15-01-034-02
	412-9180
	м2
	101
	412-1095
	м2
	101

	15-01-034-03
	412-9180
	м2
	102
	412-1095
	м2
	102

	15-01-034-04
	412-9180
	м2
	102
	412-1095
	м2
	102

	15-01-034-05
	412-9180
	м2
	102
	412-1095
	м2
	102

	15-01-034-06
	412-9180
	м2
	103
	412-1095
	м2
	103

	15-01-034-07
	412-9180
	м2
	104
	412-1095
	м2
	104

	15-01-034-08
	412-9180
	м2
	105
	412-1095
	м2
	105

	15-01-034-09
	412-9180
	м2
	106
	412-1095
	м2
	106

	15-01-034-10
	412-9180
	м2
	107
	412-1095
	м2
	107

	15-01-035-01
	412-9180
	м2
	101
	412-1853
	м2
	101

	15-01-035-02
	412-9180
	м2
	101
	412-1855
	м2
	101

	15-01-035-03
	412-9180
	м2
	101
	412-1856
	м2
	101

	15-01-035-04
	412-9180
	м2
	101
	412-0104
	м2
	101

	15-01-035-05
	412-9180
	м2
	101
	412-0104
	м2
	101

	15-01-035-06
	412-9180
	м2
	101
	412-0104
	м2
	101

	15-01-035-07
	412-9180
	м2
	101
	412-0104
	м2
	101

	15-01-036-01
	412-9180
	м2
	103
	412-0673
	м2
	103

	15-01-036-02
	412-9180
	м2
	106
	412-0673
	м2
	106

	15-01-036-03
	412-9180
	м2
	108
	412-0673
	м2
	108

	15-01-036-04
	412-9180
	м2
	103
	412-0085
	м2
	103

	15-01-036-05
	412-9180
	м2
	106
	412-0085
	м2
	106

	15-01-036-06
	412-9180
	м2
	108
	412-0085
	м2
	108

	15-01-037-01
	412-9180
	м2
	101
	412-0087
	м2
	101

	15-01-037-02
	412-9180
	м2
	102
	412-0087
	м2
	102

	15-01-037-03
	412-9180
	м2
	102
	412-0087
	м2
	102

	15-01-038-01
	412-9180
	м2
	102
	412-0085
	м2
	102

	15-01-039-01
	412-9178
	м
	100
	412-0014
	м
	100

	15-01-040-01
	412-9180
	м2
	101
	412-0674
	м2
	101

	15-01-040-02
	412-9180
	м2
	101
	412-0674
	м2
	101

	15-01-040-03
	412-9180
	м2
	101
	412-0674
	м2
	101

	15-01-040-04
	412-9180
	м2
	101
	412-0674
	м2
	101

	15-01-040-05
	412-9180
	м2
	101
	412-0085
	м2
	101

	15-01-040-06
	412-9180
	м2
	101
	412-0085
	м2
	101

	15-01-040-07
	412-9180
	м2
	101
	412-0085
	м2
	101

	15-01-040-08
	412-9180
	м2
	101
	412-0085
	м2
	101

	15-01-041-01
	412-9180
	м2
	101
	412-0673
	м2
	101

	15-01-041-02
	412-9180
	м2
	101
	412-0673
	м2
	101

	15-01-041-03
	412-9180
	м2
	101
	412-0673
	м2
	101

	15-01-041-04
	412-9180
	м2
	101
	412-0673
	м2
	101

	15-01-041-05
	412-9180
	м2
	101
	412-0673
	м2
	101

	15-01-041-06
	412-9180
	м2
	101
	412-0673
	м2
	101

	15-01-041-07
	412-9180
	м2
	101
	412-0673
	м2
	101

	15-01-047-01
	104-9010
	м2
	102
	104-0095
	м2
	102

	15-01-047-02
	104-9010
	м2
	102
	104-0095
	м2
	102

	15-01-047-03
	104-9010
	м2
	103
	104-0095
	м2
	103

	
	206-9013
	т
	0,0147
	206-1344
	т
	0,0147

	15-01-047-04
	104-9010
	м2
	103
	104-0096
	м2
	103

	15-01-047-05
	104-9010
	м2
	103
	104-0096
	м2
	103

	15-01-047-06
	104-9010
	м2
	103
	104-0096
	м2
	103

	
	104-9221
	м2
	105
	104-0009
	м3
	6,3

	15-01-047-07
	104-9010
	м2
	103
	104-0096
	м2
	103

	
	104-9221
	м2
	105
	104-0009
	м3
	6,3

	15-01-047-10
	104-9090
	м2
	103
	104-0004
	м3
	6,18

	15-01-047-11
	104-9090
	м2
	103
	104-0004
	м3
	6,18

	15-01-047-12
	101-9030
	т
	0,0283
	204-0059
	т
	0,0283

	
	101-9153
	т
	0,244
	101-1772
	т
	0,244

	
	104-9090
	м2
	105
	104-0004
	м3
	6,3

	15-01-047-13
	101-9030
	т
	0,137
	204-0059
	т
	0,137

	
	101-9145
	м2
	100
	101-1771
	м2
	100

	
	101-9390
	т
	2,62
	101-1641
	т
	2,62

	
	201-9006
	т
	0,562
	101-1736
	т
	0,562

	15-01-047-14
	101-9145
	м2
	100
	101-1771
	м2
	100

	
	101-9390
	т
	2,62
	101-1641
	т
	2,62

	
	201-9006
	т
	0,562
	101-1736
	т
	0,562

	15-01-048-01
	101-9030
	т
	0,023
	204-0059
	т
	0,023

	
	408-9040
	м3
	0,5
	408-0122
	м3
	0,5

	
	412-9180
	м2
	100
	412-1857
	м2
	100

	15-01-048-02
	101-9030
	т
	0,023
	204-0059
	т
	0,023

	
	408-9040
	м3
	0,5
	408-0122
	м3
	0,5

	
	412-9180
	м2
	97
	412-1857
	м2
	97

	15-01-048-03
	101-9030
	т
	0,023
	204-0059
	т
	0,023

	
	408-9040
	м3
	0,5
	408-0122
	м3
	0,5

	
	412-9180
	м2
	100
	412-1858
	м2
	100

	15-01-048-04
	101-9030
	т
	0,023
	204-0059
	т
	0,023

	
	408-9040
	м3
	0,5
	408-0122
	м3
	0,5

	
	412-9180
	м2
	98
	412-1858
	м2
	98

	15-01-048-05
	101-9030
	т
	0,023
	204-0059
	т
	0,023

	
	408-9040
	м3
	0,5
	408-0122
	м3
	0,5

	
	412-9180
	м2
	94
	412-1859
	м2
	94

	15-01-048-06
	101-9030
	т
	0,023
	204-0059
	т
	0,023

	
	408-9040
	м3
	0,5
	408-0122
	м3
	0,5

	
	412-9180
	м2
	100
	412-1858
	м2
	100

	15-01-048-07
	101-9030
	т
	0,023
	204-0059
	т
	0,023

	
	408-9040
	м3
	0,5
	408-0122
	м3
	0,5

	
	412-9180
	м2
	98
	412-1858
	м2
	98

	15-01-048-08
	101-9030
	т
	0,046
	204-0059
	т
	0,046

	
	408-9040
	м3
	0,5
	408-0122
	м3
	0,5

	
	412-9180
	м2
	100
	412-1857
	м2
	100

	15-01-048-09
	101-9030
	т
	0,046
	204-0059
	т
	0,046

	
	408-9040
	м3
	0,5
	408-0122
	м3
	0,5

	
	412-9180
	м2
	97
	412-1857
	м2
	97

	15-01-048-10
	101-9030
	т
	0,046
	204-0059
	т
	0,046

	
	408-9040
	м3
	0,5
	408-0122
	м3
	0,5

	
	412-9180
	м2
	100
	412-1858
	м2
	100

	15-01-048-11
	101-9030
	т
	0,046
	204-0059
	т
	0,046

	
	408-9040
	м3
	0,5
	408-0122
	м3
	0,5

	
	412-9180
	м2
	98
	412-1858
	м2
	98

	15-01-049-01
	101-9161
	м2
	102,5
	101-0699
	100 м2
	1,025

	15-01-049-02
	101-9158
	м2
	101,2
	101-1833
	100 м2
	1,01

	
	101-9161
	м2
	102,5
	101-0699
	100 м2
	1,025

	15-01-049-03
	101-9144
	м2
	103
	101-1862
	1000 м2
	0,103

	
	101-9161
	м2
	102,5
	101-0699
	100 м2
	1,025

	15-01-049-04
	101-9161
	м2
	102,5
	101-1863
	м2
	102,5

	15-01-050-01
	101-9155
	м2
	101,4
	101-1862
	1000 м2
	0,101

	
	101-9156
	м
	88,21
	101-1774
	м
	88,21

	
	101-9157
	м
	40,4
	101-1775
	м
	40,4

	
	113-9045
	кг
	0,36
	101-2434
	кг
	0,36

	
	203-9007
	м3
	0,03
	203-0516
	м3
	0,03

	15-01-050-02
	101-9155
	м2
	103,7
	101-1862
	1000 м2
	0,104

	
	203-9007
	м3
	0,074
	203-0516
	м3
	0,074

	15-01-050-03
	101-9155
	м2
	101,8
	101-1862
	1000 м2
	0,102

	
	113-9045
	кг
	29,1
	101-2434
	кг
	29,1

	15-01-050-04
	101-9155
	м2
	105
	101-1862
	1000 м2
	0,105

	
	101-9732
	т
	0,0089
	101-3464
	т
	0,0089

	
	113-9045
	кг
	30
	101-2434
	кг
	30

	15-01-064-01
	101-9663
	кг
	47,5
	101-2066
	кг
	47,5

	15-02-005-01
	402-9020
	м3
	0,7
	402-0051
	м3
	0,7

	15-02-005-02
	402-9020
	м3
	1
	402-0051
	м3
	1

	15-02-005-03
	402-9020
	м3
	0,7
	402-0051
	м3
	0,7

	15-02-005-04
	402-9020
	м3
	1
	402-0051
	м3
	1

	15-02-005-05
	402-9020
	м3
	0,7
	402-0051
	м3
	0,7

	15-02-005-06
	402-9020
	м3
	1
	402-0051
	м3
	1

	15-02-005-07
	402-9020
	м3
	0,7
	402-0051
	м3
	0,7

	15-02-005-08
	402-9020
	м3
	1
	402-0051
	м3
	1

	15-02-005-09
	402-9020
	м3
	0,7
	402-0051
	м3
	0,7

	15-02-005-10
	402-9020
	м3
	1
	402-0051
	м3
	1

	15-02-006-01
	402-9020
	м3
	0,3
	402-0051
	м3
	0,3

	15-02-006-02
	402-9020
	м3
	0,3
	402-0051
	м3
	0,3

	15-02-006-03
	402-9020
	м3
	0,4
	402-0051
	м3
	0,4

	15-02-006-04
	402-9020
	м3
	0,4
	402-0051
	м3
	0,4

	15-02-007-01
	402-9020
	м3
	2,9
	402-0051
	м3
	2,9

	15-02-007-02
	402-9020
	м3
	2,9
	402-0051
	м3
	2,9

	15-02-008-01
	412-9007
	т
	0,396
	412-1854
	т
	0,396

	15-02-009-01
	101-9472
	т
	0,21
	101-1981
	т
	0,21

	15-02-019-03
	402-9110
	т
	0,97
	402-0070
	т
	0,97

	15-02-019-04
	402-9110
	т
	1,131
	402-0070
	т
	1,131

	15-02-019-05
	402-9110
	т
	1,718
	402-0070
	т
	1,718

	15-02-019-06
	402-9110
	т
	1,718
	402-0070
	т
	1,718

	15-02-021-01
	408-9030
	м3
	4,8
	408-0405
	м3
	4,8

	15-02-021-02
	408-9030
	м3
	1,2
	408-0405
	м3
	1,2

	15-02-021-03
	408-9030
	м3
	3,6
	408-0405
	м3
	3,6

	15-02-021-04
	408-9030
	м3
	1,2
	408-0405
	м3
	1,2

	15-02-022-06
	402-9060
	м3
	2,9
	402-0052
	м3
	2,9

	15-02-022-07
	402-9060
	м3
	2,8
	402-0052
	м3
	2,8

	15-02-022-08
	402-9060
	м3
	2,6
	402-0052
	м3
	2,6

	15-02-022-09
	402-9060
	м3
	2,5
	402-0052
	м3
	2,5

	15-02-022-10
	402-9060
	м3
	2,2
	402-0052
	м3
	2,2

	15-02-023-02
	402-9060
	м3
	1,1
	402-0052
	м3
	1,1

	15-02-024-05
	402-9111
	т
	0,0276
	402-0071
	т
	0,0276

	15-02-033-01
	104-9290
	м2
	104
	101-1932
	м2
	104

	15-04-002-04
	101-9842
	т
	0,03
	101-1841
	т
	0,03

	15-04-002-05
	101-9842
	т
	0,02
	101-1841
	т
	0,02

	15-04-003-01
	101-9842
	т
	0,027
	101-1841
	т
	0,027

	15-04-005-01
	101-9844
	т
	0,052
	101-1959
	т
	0,052

	15-04-005-02
	101-9844
	т
	0,057
	101-1959
	т
	0,057

	15-04-005-03
	101-9844
	т
	0,063
	101-1959
	т
	0,063

	15-04-005-04
	101-9844
	т
	0,069
	101-1959
	т
	0,069

	15-04-005-05
	101-9844
	т
	0,063
	101-1959
	т
	0,063

	15-04-005-06
	101-9844
	т
	0,069
	101-1959
	т
	0,069

	15-04-005-07
	101-9844
	т
	0,063
	101-1959
	т
	0,063

	15-04-005-08
	101-9844
	т
	0,069
	101-1959
	т
	0,069

	15-04-005-09
	101-9844
	т
	0,063
	101-1959
	т
	0,063

	15-04-005-10
	101-9844
	т
	0,069
	101-1959
	т
	0,069

	15-04-011-02
	101-9842
	т
	0,045
	101-1841
	т
	0,045

	15-04-011-03
	101-9848
	т
	0,077
	101-2141
	т
	0,077

	15-04-012-01
	101-9843
	т
	0,059
	101-0485
	т
	0,059

	15-04-012-02
	101-1547
	т
	0,079
	101-0481
	т
	0,079

	15-04-012-03
	101-9844
	т
	0,038
	101-0348
	т
	0,038

	15-04-013-02
	101-9842
	т
	0,045
	101-1841
	т
	0,045

	15-04-013-03
	101-9848
	т
	0,077
	101-2141
	т
	0,077

	15-04-014-01
	101-9843
	т
	0,059
	101-0485
	т
	0,059

	15-04-014-02
	101-1547
	т
	0,079
	101-0481
	т
	0,079

	15-04-014-03
	101-9844
	т
	0,038
	101-0348
	т
	0,038

	15-04-015-02
	101-9842
	т
	0,045
	101-1841
	т
	0,045

	15-04-015-03
	101-9848
	т
	0,077
	101-2141
	т
	0,077

	15-04-016-01
	101-9843
	т
	0,059
	101-0485
	т
	0,059

	15-04-016-02
	101-1547
	т
	0,079
	101-0481
	т
	0,079

	15-04-016-03
	101-9844
	т
	0,038
	101-0348
	т
	0,038

	15-04-017-02
	101-9842
	т
	0,045
	101-1841
	т
	0,045

	15-04-017-03
	101-9848
	т
	0,077
	101-2141
	т
	0,077

	15-04-018-01
	101-9843
	т
	0,059
	101-0485
	т
	0,059

	15-04-018-02
	101-1547
	т
	0,079
	101-0481
	т
	0,079

	15-04-018-03
	101-9844
	т
	0,038
	101-0348
	т
	0,038

	15-04-024-01
	101-9840
	т
	0,027
	101-0456
	т
	0,027

	15-04-024-02
	101-9840
	т
	0,0307
	101-0426
	т
	0,0307

	15-04-024-03
	101-9840
	т
	0,0195
	101-0459
	т
	0,0195

	15-04-024-04
	101-9840
	т
	0,0245
	101-0420
	т
	0,0245

	15-04-024-05
	101-9840
	т
	0,0245
	101-0420
	т
	0,0245

	15-04-024-06
	101-9840
	т
	0,0093
	101-0420
	т
	0,0093

	15-04-024-07
	101-9840
	т
	0,0093
	101-0420
	т
	0,0093

	15-04-024-08
	101-9840
	т
	0,0267
	101-0456
	т
	0,0267

	15-04-024-09
	101-9840
	т
	0,0302
	101-0426
	т
	0,0302

	15-04-025-01
	101-9840
	т
	0,0258
	101-0456
	т
	0,0258

	15-04-025-02
	101-9840
	т
	0,0298
	101-0426
	т
	0,0298

	15-04-025-03
	101-9840
	т
	0,025
	101-0459
	т
	0,025

	15-04-025-04
	101-9840
	т
	0,02474
	101-0420
	т
	0,02474

	15-04-025-05
	101-9840
	т
	0,02544
	101-0420
	т
	0,02544

	15-04-025-06
	101-9840
	т
	0,0104
	101-0420
	т
	0,0104

	15-04-025-07
	101-9840
	т
	0,0108
	101-0420
	т
	0,0108

	15-04-025-08
	101-9840
	т
	0,01837
	101-0456
	т
	0,01837

	15-04-025-09
	101-9840
	т
	0,021
	101-0426
	т
	0,021

	15-04-025-10
	101-9840
	т
	0,01837
	101-0456
	т
	0,01837

	15-04-025-11
	101-9840
	т
	0,021
	101-0426
	т
	0,021

	15-04-026-01
	101-9840
	т
	0,025
	101-0456
	т
	0,025

	15-04-026-02
	101-9840
	т
	0,0289
	101-0426
	т
	0,0289

	15-04-026-03
	101-9840
	т
	0,0255
	101-0459
	т
	0,0255

	15-04-026-04
	101-9840
	т
	0,0246
	101-0420
	т
	0,0246

	15-04-026-05
	101-9840
	т
	0,0253
	101-0420
	т
	0,0253

	15-04-026-06
	101-9840
	т
	0,0184
	101-0456
	т
	0,0184

	15-04-026-07
	101-9840
	т
	0,0213
	101-0426
	т
	0,0213

	15-04-026-08
	101-9840
	т
	0,0184
	101-0456
	т
	0,0184

	15-04-026-09
	101-9840
	т
	0,021
	101-0426
	т
	0,021

	15-04-028-01
	101-9840
	т
	0,0024
	101-0456
	т
	0,0024

	15-04-028-02
	101-9840
	т
	0,0024
	101-0420
	т
	0,0024

	15-04-029-01
	101-9750
	т
	0,011
	101-0503
	т
	0,011

	
	101-9771
	т
	0,0004
	101-2136
	т
	0,0004

	15-04-029-02
	101-9750
	т
	0,0208
	101-0503
	т
	0,0208

	
	101-9771
	т
	0,0006
	101-2136
	т
	0,0006

	15-04-030-01
	101-9840
	т
	0,0212
	101-0456
	т
	0,0212

	15-04-030-02
	101-9840
	т
	0,0273
	101-0456
	т
	0,0273

	15-04-030-03
	101-9840
	т
	0,0246
	101-0456
	т
	0,0246

	15-04-030-04
	101-9840
	т
	0,0246
	101-0456
	т
	0,0246

	15-04-030-05
	101-9840
	т
	0,0381
	101-0456
	т
	0,0381

	15-04-038-01
	101-9771
	т
	0,002
	101-2467
	т
	0,002

	
	101-9840
	т
	0,00522
	101-0456
	т
	0,00522

	15-04-038-02
	101-9771
	т
	0,001
	101-2467
	т
	0,001

	
	101-9840
	т
	0,00464
	101-0456
	т
	0,00464

	15-04-038-03
	101-9771
	т
	0,001
	101-2467
	т
	0,001

	
	101-9840
	т
	0,00464
	101-0456
	т
	0,00464

	15-04-038-04
	101-9750
	т
	0,011
	101-1827
	т
	0,011

	
	101-9771
	т
	0,0003
	101-2136
	т
	0,0003

	15-04-038-05
	101-9750
	т
	0,011
	101-1827
	т
	0,011

	
	101-9771
	т
	0,0003
	101-2136
	т
	0,0003

	15-04-038-06
	101-9750
	т
	0,011
	101-1827
	т
	0,011

	
	101-9771
	т
	0,0003
	101-2136
	т
	0,0003

	15-04-038-07
	101-9750
	т
	0,011
	101-1827
	т
	0,011

	
	101-9771
	т
	0,0003
	101-2136
	т
	0,0003

	15-04-038-08
	101-9750
	т
	0,022
	101-1827
	т
	0,022

	
	101-9771
	т
	0,0006
	101-2136
	т
	0,0006

	15-04-038-09
	101-9750
	т
	0,022
	101-1827
	т
	0,022

	
	101-9771
	т
	0,0006
	101-2136
	т
	0,0006

	15-04-038-10
	101-9750
	т
	0,022
	101-1827
	т
	0,022

	
	101-9771
	т
	0,0006
	101-2136
	т
	0,0006

	15-04-038-11
	101-9750
	т
	0,022
	101-1827
	т
	0,022

	
	101-9771
	т
	0,0006
	101-2136
	т
	0,0006

	15-04-039-01
	101-9750
	т
	0,0128
	101-1827
	т
	0,0128

	
	101-9771
	т
	0,00034
	101-2136
	т
	0,00034

	15-04-039-02
	101-9750
	т
	0,0128
	101-1827
	т
	0,0128

	
	101-9771
	т
	0,00034
	101-2136
	т
	0,00034

	15-04-039-03
	101-9750
	т
	0,0128
	101-1827
	т
	0,0128

	
	101-9771
	т
	0,00034
	101-2136
	т
	0,00034

	15-04-039-04
	101-9750
	т
	0,0128
	101-1827
	т
	0,0128

	
	101-9771
	т
	0,00034
	101-2136
	т
	0,00034

	15-04-039-05
	101-9750
	т
	0,0255
	101-1827
	т
	0,0255

	
	101-9771
	т
	0,0007
	101-2136
	т
	0,0007

	15-04-039-06
	101-9750
	т
	0,0255
	101-1827
	т
	0,0255

	
	101-9771
	т
	0,0007
	101-2136
	т
	0,0007

	15-04-039-07
	101-9750
	т
	0,0255
	101-1827
	т
	0,0255

	
	101-9771
	т
	0,0007
	101-2136
	т
	0,0007

	15-04-039-08
	101-9750
	т
	0,0255
	101-1827
	т
	0,0255

	
	101-9771
	т
	0,0007
	101-2136
	т
	0,0007

	15-04-040-01
	101-9750
	т
	0,006
	101-2129
	т
	0,006

	
	101-9771
	т
	0,0013
	101-2136
	т
	0,0013

	15-04-040-02
	101-9750
	т
	0,006
	101-2129
	т
	0,006

	
	101-9771
	т
	0,0013
	101-2136
	т
	0,0013

	15-04-040-03
	101-9750
	т
	0,006
	101-2129
	т
	0,006

	
	101-9771
	т
	0,0013
	101-2136
	т
	0,0013

	15-04-040-04
	101-9750
	т
	0,0045
	101-1663
	т
	0,0045

	
	101-9771
	т
	0,0013
	101-2136
	т
	0,0013

	15-04-040-05
	101-9750
	т
	0,0045
	101-1663
	т
	0,0045

	
	101-9771
	т
	0,0013
	101-2136
	т
	0,0013

	15-04-040-06
	101-9750
	т
	0,0045
	101-1663
	т
	0,0045

	
	101-9771
	т
	0,0013
	101-2136
	т
	0,0013

	15-04-041-01
	101-9750
	т
	0,012
	101-2129
	т
	0,012

	
	101-9771
	т
	0,0026
	101-2136
	т
	0,0026

	15-04-041-02
	101-9750
	т
	0,012
	101-2129
	т
	0,012

	
	101-9771
	т
	0,0026
	101-2136
	т
	0,0026

	15-04-041-03
	101-9750
	т
	0,012
	101-2129
	т
	0,012

	
	101-9771
	т
	0,0026
	101-2136
	т
	0,0026

	15-04-041-04
	101-9750
	т
	0,009
	101-1663
	т
	0,009

	
	101-9771
	т
	0,0026
	101-2136
	т
	0,0026

	15-04-041-05
	101-9750
	т
	0,009
	101-1663
	т
	0,009

	
	101-9771
	т
	0,0026
	101-2136
	т
	0,0026

	15-04-041-06
	101-9750
	т
	0,009
	101-1663
	т
	0,009

	
	101-9771
	т
	0,0026
	101-2136
	т
	0,0026

	15-04-047-02
	101-9840
	т
	0,0241
	101-0456
	т
	0,0241

	15-04-047-06
	101-9840
	т
	0,0361
	101-0456
	т
	0,0361

	15-04-047-07
	101-9840
	т
	0,0391
	101-0456
	т
	0,0391

	15-04-047-08
	101-9840
	т
	0,0421
	101-0456
	т
	0,0421

	15-04-047-13
	101-9840
	т
	0,0072
	101-0456
	т
	0,0072

	15-04-048-01
	113-9310
	т
	0,018
	113-8010
	т
	0,018

	
	402-9096
	т
	0,25
	402-0066
	т
	0,25

	15-04-048-02
	113-9310
	т
	0,018
	113-8010
	т
	0,018

	
	402-9096
	т
	0,3
	402-0067
	т
	0,3

	15-04-048-03
	113-9310
	т
	0,018
	113-8010
	т
	0,018

	
	402-9096
	т
	0,4
	402-0068
	т
	0,4

	15-04-048-04
	113-9310
	т
	0,018
	113-8010
	т
	0,018

	
	402-9096
	т
	0,5
	402-0069
	т
	0,5

	15-04-048-05
	113-9310
	т
	0,016
	113-8010
	т
	0,016

	
	402-9096
	т
	0,21
	402-0066
	т
	0,21

	15-04-048-06
	113-9310
	т
	0,016
	113-8010
	т
	0,016

	
	402-9096
	т
	0,26
	402-0067
	т
	0,26

	15-04-048-07
	113-9310
	т
	0,016
	113-8010
	т
	0,016

	
	402-9096
	т
	0,36
	402-0068
	т
	0,36

	15-04-048-08
	113-9310
	т
	0,016
	113-8010
	т
	0,016

	
	402-9096
	т
	0,45
	402-0069
	т
	0,45

	15-04-048-09
	113-9310
	т
	0,016
	113-8010
	т
	0,016

	
	402-9096
	т
	0,24
	402-0066
	т
	0,24

	15-04-048-10
	113-9310
	т
	0,016
	113-8010
	т
	0,016

	
	402-9096
	т
	0,28
	402-0067
	т
	0,28

	15-04-048-11
	113-9310
	т
	0,018
	113-8010
	т
	0,018

	
	402-9096
	т
	0,38
	402-0068
	т
	0,38

	15-04-048-12
	113-9310
	т
	0,018
	113-8010
	т
	0,018

	
	402-9096
	т
	0,47
	402-0069
	т
	0,47

	15-05-001-01
	101-9882
	м2
	147
	101-1245
	м2
	147

	15-05-001-02
	101-9882
	м2
	156
	101-1245
	м2
	156

	15-05-001-03
	101-9882
	м2
	78
	101-1245
	м2
	78

	15-05-001-04
	101-9882
	м2
	157
	101-1245
	м2
	157

	15-05-001-05
	101-9882
	м2
	87
	101-1245
	м2
	87

	15-05-001-06
	101-9882
	м2
	95
	101-1245
	м2
	95

	15-05-001-07
	101-9882
	м2
	101
	101-1245
	м2
	101

	15-05-001-08
	101-9882
	м2
	50
	101-1245
	м2
	50

	15-05-001-09
	101-9882
	м2
	102
	101-1245
	м2
	102

	15-05-002-01
	101-9882
	м2
	106
	101-1245
	м2
	106

	15-05-002-02
	101-9882
	м2
	106
	101-1245
	м2
	106

	15-05-002-03
	101-9470
	м2
	102
	101-1979
	м2
	102

	15-05-002-04
	101-9470
	м2
	102
	101-1979
	м2
	102

	15-05-004-01
	101-9882
	м2
	236
	101-1245
	м2
	236

	15-05-004-02
	101-9882
	м2
	133
	101-1245
	м2
	133

	15-05-006-01
	101-1266
	м2
	106
	101-1256
	м2
	106

	15-05-012-01
	101-9882
	м2
	77
	101-1245
	м2
	77

	15-05-012-02
	101-9882
	м2
	77
	101-1245
	м2
	77

	15-05-012-05
	101-9882
	м2
	85
	101-1245
	м2
	85

	15-05-013-01
	101-9882
	м2
	101
	101-1245
	м2
	101

	15-05-013-02
	101-9882
	м2
	102
	101-1245
	м2
	102

	15-05-013-05
	101-9882
	м2
	111
	101-1245
	м2
	111

	15-05-022-01
	206-9016
	т
	0,00086
	206-1346
	т
	0,00086

	15-06-001-01
	101-9265
	100 м2
	1,13
	101-1830
	100 м2
	1,13

	15-06-001-02
	101-9265
	100 м2
	1,15
	101-1992
	100 м2
	1,15

	15-06-001-04
	101-9265
	100 м2
	1,13
	101-1830
	100 м2
	1,13

	15-06-001-05
	101-9265
	100 м2
	1,15
	101-1992
	100 м2
	1,15

	15-06-001-07
	101-9265
	100 м2
	1,13
	101-1868
	100 м2
	1,13

	15-06-002-01
	101-9265
	100 м2
	1,12
	101-1832
	м2
	112

	15-06-002-02
	101-9265
	100 м2
	1,12
	101-3920
	м2
	112

	15-06-002-03
	101-9265
	100 м2
	1,12
	101-1832
	м2
	112

	15-06-002-04
	101-9265
	100 м2
	1,12
	101-3920
	м2
	112

	15-06-002-05
	101-9265
	100 м2
	1,12
	101-1832
	м2
	112

	15-06-002-06
	101-9265
	100 м2
	1,12
	101-3920
	м2
	112

	15-07-016-01
	101-9168
	т
	0,35
	101-1776
	т
	0,35


Трубопроводы внутренние

Приложение 16.1

Коэффициенты к сметным расценкам, учитывающие условия применения ТЕР части 16

	Условия применения
	Номера таблиц (ТЕР)
	Коэффициенты к затратам труда и к оплате труда рабочих-строителей

	1
	2
	3

	3.1. Прокладка трубопроводов и установка арматуры с передвижных подмостей и лестниц на высоте от пола или сплошного настила, м:

	свыше 3 до 5
	01-002, 01-003, 01-005,

с 02-001 по 02-005, 02-007,

04-001, 04-002,

с 05-001 по 05-005
	1,08

	свыше 5 до 8
	
	1,2

	свыше 8 до 10
	
	1,28

	свыше 10
	
	1,4


Приложение 16.2 
ТАБЛИЦА ЗАМЕНЫ РЕСУРСОВ

	Номера

расценок
	Ресурсы по ГЭСН
	Ресурсы по ТЕР

	
	код
	ед. изм.
	расход
	код
	ед. изм.
	расход

	16-01-001-01
	103-9098
	м
	101
	103-0632
	м
	101

	16-01-001-02
	103-9098
	м
	101
	103-0633
	м
	101

	16-01-001-03
	103-9098
	м
	101
	103-0634
	м
	101

	16-01-001-04
	103-9098
	м
	101
	103-0635
	м
	101

	16-01-001-05
	103-9098
	м
	101
	103-0636
	м
	101

	16-01-001-06
	103-9098
	м
	101
	103-0637
	м
	101

	16-01-001-07
	103-9098
	м
	101
	103-0638
	м
	101

	16-01-001-08
	103-9098
	м
	101
	103-0639
	м
	101

	16-01-001-09
	103-9098
	м
	101
	103-0640
	м
	101

	16-01-001-10
	103-9098
	м
	101
	103-0641
	м
	101

	16-01-002-01
	103-9098
	м
	101
	103-0632
	м
	101

	
	402-9050
	м3
	0,07
	402-0006
	м3
	0,07

	16-01-002-02
	103-9098
	м
	101
	103-0633
	м
	101

	
	402-9050
	м3
	0,07
	402-0006
	м3
	0,07

	16-01-002-03
	103-9098
	м
	101
	103-0634
	м
	101

	
	402-9050
	м3
	0,07
	402-0006
	м3
	0,07

	16-01-002-04
	103-9098
	м
	101
	103-0635
	м
	101

	
	402-9050
	м3
	0,38
	402-0006
	м3
	0,38

	16-01-002-05
	103-9098
	м
	101
	103-0636
	м
	101

	
	402-9050
	м3
	0,38
	402-0006
	м3
	0,38

	16-01-002-06
	103-9098
	м
	101
	103-0637
	м
	101

	
	402-9050
	м3
	0,52
	402-0006
	м3
	0,52

	16-01-002-07
	103-9098
	м
	101
	103-0638
	м
	101

	
	402-9050
	м3
	0,52
	402-0006
	м3
	0,52

	16-01-002-08
	103-9098
	м
	101
	103-0639
	м
	101

	
	402-9050
	м3
	0,6
	402-0006
	м3
	0,6

	16-01-002-09
	103-9098
	м
	101
	103-0640
	м
	101

	
	402-9050
	м3
	0,6
	402-0006
	м3
	0,6

	16-01-002-10
	103-9098
	м
	101
	103-0641
	м
	101

	
	402-9050
	м3
	0,6
	402-0006
	м3
	0,6

	16-01-004-01
	103-9002
	м
	100
	103-0911
	м
	100

	
	103-9143
	шт.
	10
	103-0938
	шт.
	10

	16-01-004-02
	101-1355
	т
	0,022
	101-2429
	т
	0,022

	
	103-9002
	м
	100
	103-0913
	м
	100

	
	103-9143
	шт.
	10
	103-1011
	шт.
	10

	16-01-004-03
	101-1355
	т
	0,035
	101-2429
	т
	0,035

	
	103-9002
	м
	100
	103-0917
	м
	100

	
	103-9143
	шт.
	10
	103-1012
	шт.
	10

	16-01-005-01
	302-9517
	м
	99,8
	302-0898
	м
	99,8

	16-01-005-02
	302-9517
	м
	99,8
	302-0899
	м
	99,8

	16-01-005-03
	302-9517
	м
	99,7
	302-0900
	м
	99,7

	16-02-001-01
	302-9515
	м
	100
	302-0881
	м
	100

	16-02-001-02
	302-9515
	м
	100
	302-0882
	м
	100

	16-02-001-03
	302-9515
	м
	100
	302-0883
	м
	100

	16-02-001-04
	302-9515
	м
	100
	302-0884
	м
	100

	16-02-001-05
	302-9515
	м
	100
	302-0885
	м
	100

	16-02-001-06
	302-9515
	м
	100
	302-0886
	м
	100

	16-02-002-01
	302-9515
	м
	100
	302-0887
	м
	100

	16-02-002-02
	302-9515
	м
	100
	302-0888
	м
	100

	16-02-002-03
	302-9515
	м
	100
	302-0889
	м
	100

	16-02-002-04
	302-9515
	м
	100
	302-0890
	м
	100

	16-02-002-05
	302-9515
	м
	100
	302-0891
	м
	100

	16-02-002-06
	302-9515
	м
	100
	302-0892
	м
	100

	16-02-002-07
	302-9515
	м
	100
	302-0893
	м
	100

	
	402-9050
	м3
	0,007
	402-0006
	м3
	0,007

	16-02-002-08
	302-9515
	м
	100
	302-0894
	м
	100

	
	402-9050
	м3
	0,007
	402-0006
	м3
	0,007

	16-02-002-09
	302-9515
	м
	100
	302-3338
	м
	100

	
	402-9050
	м3
	0,021
	402-0006
	м3
	0,021

	16-02-002-10
	302-9515
	м
	100
	302-0895
	м
	100

	
	402-9050
	м3
	0,021
	402-0006
	м3
	0,021

	16-02-002-11
	302-9515
	м
	100
	302-0896
	м
	100

	
	402-9050
	м3
	0,114
	402-0006
	м3
	0,114

	16-02-002-12
	302-9515
	м
	100
	302-0897
	м
	100

	
	402-9050
	м3
	0,114
	402-0006
	м3
	0,114

	16-02-003-01
	302-9515
	м
	100
	302-1311
	м
	100

	16-02-003-02
	302-9515
	м
	100
	302-1312
	м
	100

	16-02-003-03
	302-9515
	м
	100
	302-1313
	м
	100

	16-02-003-04
	302-9515
	м
	100
	302-1314
	м
	100

	16-02-003-05
	302-9515
	м
	100
	302-1315
	м
	100

	16-02-003-06
	302-9515
	м
	100
	302-1316
	м
	100

	16-02-004-01
	302-9515
	м
	100
	302-3288
	м
	100

	
	402-9050
	м3
	0,008
	402-0006
	м3
	0,008

	16-02-004-02
	302-9515
	м
	100
	302-3293
	м
	100

	
	402-9050
	м3
	0,012
	402-0006
	м3
	0,012

	16-02-004-03
	302-9515
	м
	100
	302-3289
	м
	100

	
	402-9050
	м3
	0,021
	402-0006
	м3
	0,021

	16-02-004-04
	302-9515
	м
	100
	302-3290
	м
	100

	
	402-9050
	м3
	0,021
	402-0006
	м3
	0,021

	16-02-004-05
	302-9515
	м
	100
	302-3291
	м
	100

	
	402-9050
	м3
	0,114
	402-0006
	м3
	0,114

	16-02-004-06
	302-9515
	м
	100
	302-3292
	м
	100

	
	402-9050
	м3
	0,114
	402-0006
	м3
	0,114

	16-02-004-07
	402-9050
	м3
	0,126
	402-0006
	м3
	0,126

	16-02-004-08
	402-9050
	м3
	0,036
	402-0006
	м3
	0,036

	16-02-004-09
	402-9050
	м3
	0,044
	402-0006
	м3
	0,044

	16-02-004-10
	402-9050
	м3
	0,044
	402-0006
	м3
	0,044

	16-02-004-11
	402-9050
	м3
	0,044
	402-0006
	м3
	0,044

	16-02-005-01
	302-9515
	м
	100
	302-1331
	м
	100

	
	402-9050
	м3
	0,008
	402-0006
	м3
	0,008

	16-02-005-02
	302-9515
	м
	100
	302-1317
	м
	100

	
	402-9050
	м3
	0,008
	402-0006
	м3
	0,008

	16-02-005-03
	302-9515
	м
	100
	302-1318
	м
	100

	
	402-9050
	м3
	0,012
	402-0006
	м3
	0,012

	16-02-005-04
	302-9515
	м
	100
	302-1319
	м
	100

	
	402-9050
	м3
	0,021
	402-0006
	м3
	0,021

	16-02-005-05
	302-9515
	м
	100
	302-1320
	м
	100

	
	402-9050
	м3
	0,021
	402-0006
	м3
	0,021

	16-02-005-06
	302-9515
	м
	100
	302-1321
	м
	100

	
	402-9050
	м3
	0,114
	402-0006
	м3
	0,114

	16-02-005-07
	302-9515
	м
	100
	302-1322
	м
	100

	
	402-9050
	м3
	0,114
	402-0006
	м3
	0,114

	16-02-005-08
	103-0190
	м
	93
	103-0189
	м
	93

	
	402-9050
	м3
	0,126
	402-0006
	м3
	0,126

	16-02-005-09
	402-9050
	м3
	0,036
	402-0006
	м3
	0,036

	16-02-005-10
	402-9050
	м3
	0,044
	402-0006
	м3
	0,044

	16-02-005-11
	402-9050
	м3
	0,044
	402-0006
	м3
	0,044

	16-02-005-12
	402-9050
	м3
	0,044
	402-0006
	м3
	0,044

	16-02-006-01
	302-9516
	м
	100
	302-3294
	м
	100

	16-02-006-02
	302-9516
	м
	100
	302-3295
	м
	100

	16-02-006-03
	302-9516
	м
	100
	302-3296
	м
	100

	16-02-006-04
	302-9516
	м
	100
	302-3297
	м
	100

	
	402-9050
	м3
	0,036
	402-0006
	м3
	0,036

	16-02-006-05
	302-9516
	м
	100
	302-3298
	м
	100

	16-02-006-06
	302-9516
	м
	100
	302-3299
	м
	100

	
	402-9050
	м3
	0,15
	402-0006
	м3
	0,15

	16-02-007-01
	507-9507
	шт.
	2
	507-0983
	шт.
	2

	16-02-007-02
	507-9507
	шт.
	2
	507-0984
	шт.
	2

	16-02-007-03
	507-9507
	шт.
	2
	507-0985
	шт.
	2

	16-02-007-04
	507-9507
	шт.
	2
	507-0986
	шт.
	2

	16-02-007-05
	507-9507
	шт.
	2
	507-0987
	шт.
	2

	16-02-007-06
	507-9507
	шт.
	2
	507-0988
	шт.
	2

	16-02-007-07
	507-9507
	шт.
	2
	507-0989
	шт.
	2

	16-02-007-08
	507-9507
	шт.
	2
	507-0990
	шт.
	2

	16-02-007-09
	507-9507
	шт.
	2
	507-0991
	шт.
	2

	16-02-007-10
	507-9507
	шт.
	2
	507-0992
	шт.
	2

	16-02-007-11
	507-9507
	шт.
	2
	507-0993
	шт.
	2

	16-03-001-01
	301-9240
	кг
	П
	301-1224
	кг
	П

	
	103-9905
	м
	93,6
	103-1458
	м
	93,6

	
	301-9920
	м
	4
	301-1380
	м
	4

	16-03-001-02
	301-9240
	кг
	П
	301-1224
	кг
	П

	
	103-9905
	м
	95,8
	103-1459
	м
	95,8

	
	301-9920
	м
	6
	301-1380
	м
	6

	16-03-001-03
	301-9240
	кг
	П
	301-1224
	кг
	П

	
	103-9905
	м
	97,8
	103-1460
	м
	97,8

	
	301-9920
	м
	7
	301-1380
	м
	7

	16-03-001-04
	301-9240
	кг
	П
	301-1224
	кг
	П

	
	103-9905
	м
	94,8
	103-1458
	м
	94,8

	
	301-9920
	м
	4
	301-1380
	м
	4

	16-03-001-05
	301-9240
	кг
	П
	301-1224
	кг
	П

	
	103-9905
	м
	97,1
	103-1459
	м
	97,1

	
	301-9920
	м
	6
	301-1380
	м
	6

	16-03-001-06
	301-9240
	кг
	П
	301-1224
	кг
	П

	
	103-9905
	м
	98,4
	103-1460
	м
	98,4

	
	301-9920
	м
	7
	301-1380
	м
	7

	16-03-002-01
	301-9240
	кг
	П
	301-1224
	кг
	П

	
	103-9905
	м
	93,6
	103-1455
	м
	93,6

	
	301-9920
	м
	9
	301-1380
	м
	9

	
	301-9925
	шт.
	4
	301-1378
	шт.
	4

	
	301-9927
	шт.
	14
	301-1379
	шт.
	14

	16-03-002-02
	301-9240
	кг
	П
	301-1224
	кг
	П

	
	103-9905
	м
	95,8
	103-1456
	м
	95,8

	
	301-9920
	м
	11
	301-1380
	м
	11

	16-03-002-03
	301-9240
	кг
	П
	301-1224
	кг
	П

	
	103-9905
	м
	97,8
	103-1457
	м
	97,8

	
	301-9920
	м
	13
	301-1380
	м
	13

	16-03-002-04
	301-9240
	кг
	П
	301-1224
	кг
	П

	
	103-9905
	м
	92,5
	103-1455
	м
	92,5

	
	301-9920
	м
	9
	301-1380
	м
	9

	
	301-9925
	шт.
	4
	301-1378
	шт.
	4

	
	301-9927
	шт.
	14
	301-1379
	шт.
	14

	16-03-002-05
	301-9240
	кг
	П
	301-1224
	кг
	П

	
	103-9905
	м
	94,7
	103-1456
	м
	94,7

	
	301-9920
	м
	11
	301-1380
	м
	11

	16-03-002-06
	301-9240
	кг
	П
	301-1224
	кг
	П

	
	103-9905
	м
	97,1
	103-1457
	м
	97,1

	
	301-9920
	м
	13
	301-1380
	м
	13

	16-04-001-01
	302-9660
	м
	99,8
	302-3339
	м
	99,8

	16-04-001-02
	302-9661
	м
	99,8
	302-3340
	м
	99,8

	16-04-002-01
	101-9107
	кг
	0,55
	101-1700
	кг
	0,55

	
	507-9005
	м
	89,9
	507-0622
	10 м
	8,99

	16-04-002-02
	101-9107
	кг
	0,38
	101-1700
	кг
	0,38

	
	507-9005
	м
	92,9
	507-0588
	10 м
	9,29

	16-04-002-03
	101-9107
	кг
	0,33
	101-1700
	кг
	0,33

	
	507-9005
	м
	93,8
	507-0589
	10 м
	9,38

	16-04-002-04
	101-9107
	кг
	0,66
	101-1700
	кг
	0,66

	
	507-9005
	м
	93,7
	507-0590
	10 м
	9,37

	16-04-002-05
	101-9107
	кг
	0,47
	101-1700
	кг
	0,47

	
	507-9005
	м
	94,6
	507-0591
	10 м
	9,46

	16-04-002-06
	101-9107
	кг
	0,47
	101-1700
	кг
	0,47

	
	507-9005
	м
	94,6
	507-0592
	10 м
	9,46

	16-04-002-07
	101-9107
	кг
	0,42
	101-1700
	кг
	0,42

	
	507-9005
	м
	97,4
	507-0593
	10 м
	9,74

	16-04-002-08
	101-9107
	кг
	0,35
	101-1700
	кг
	0,35

	
	507-9005
	м
	97,4
	507-0594
	10 м
	9,74

	16-04-002-09
	101-9107
	кг
	0,2
	101-1700
	кг
	0,2

	
	507-9005
	м
	99,6
	507-0595
	10 м
	9,96

	16-04-002-10
	101-9107
	кг
	0,18
	101-1700
	кг
	0,18

	
	507-9005
	м
	99,2
	507-0597
	10 м
	9,92

	16-04-002-11
	101-9107
	кг
	0,18
	101-1700
	кг
	0,18

	
	507-9005
	м
	99,2
	507-0598
	10 м
	9,92

	16-05-001-01
	507-9507
	шт.
	2
	507-0980
	шт.
	2

	16-05-001-02
	507-9507
	шт.
	2
	507-0983
	шт.
	2

	16-05-001-03
	507-9507
	шт.
	2
	507-0986
	шт.
	2

	16-05-001-04
	507-9507
	шт.
	2
	507-0987
	шт.
	2

	16-05-001-05
	507-9507
	шт.
	2
	507-0988
	шт.
	2

	16-05-001-06
	507-9507
	шт.
	2
	507-0989
	шт.
	2

	16-05-001-07
	507-9507
	шт.
	2
	507-0990
	шт.
	2

	16-05-001-08
	507-9507
	шт.
	2
	507-0991
	шт.
	2

	16-05-001-09
	507-9507
	шт.
	2
	507-0992
	шт.
	2

	16-05-001-10
	507-9507
	шт.
	2
	507-0993
	шт.
	2

	16-05-002-01
	302-9009
	шт.
	1
	302-1175
	шт.
	1

	16-05-002-02
	302-9009
	шт.
	1
	302-1177
	шт.
	1

	16-05-002-03
	302-9009
	шт.
	1
	302-1178
	шт.
	1

	16-05-002-04
	302-9009
	шт.
	1
	302-1179
	шт.
	1

	16-05-002-05
	302-9009
	шт.
	1
	302-1180
	шт.
	1

	16-05-002-06
	302-9009
	шт.
	1
	302-3157
	шт.
	1

	16-05-002-07
	302-9009
	шт.
	1
	302-1181
	шт.
	1

	16-05-002-08
	302-9009
	шт.
	1
	302-3158
	компл.
	1

	16-05-002-09
	302-9009
	шт.
	1
	302-1182
	шт.
	1

	16-05-003-01
	301-9170
	шт.
	1
	301-1666
	шт.
	1

	
	507-9507
	шт.
	1
	507-0997
	шт.
	1

	16-05-003-02
	301-9170
	шт.
	1
	301-1667
	шт.
	1

	
	507-9507
	шт.
	1
	507-0999
	шт.
	1

	16-05-003-03
	301-9170
	шт.
	1
	301-1668
	шт.
	1

	
	507-9507
	шт.
	1
	507-1000
	шт.
	1

	16-05-003-04
	301-9170
	шт.
	1
	301-1669
	шт.
	1

	
	507-9507
	шт.
	1
	507-1003
	шт.
	1

	16-05-003-05
	301-9170
	шт.
	1
	301-3211
	шт.
	1

	
	507-9507
	шт.
	1
	507-1002
	шт.
	1

	16-05-003-06
	301-9170
	шт.
	1
	301-3212
	шт.
	1

	16-05-003-07
	301-9170
	шт.
	1
	301-3213
	шт.
	1

	
	507-9507
	шт.
	1
	507-1001
	шт.
	1

	16-05-004-01
	301-9170
	шт.
	1
	301-3214
	шт.
	1

	
	507-9507
	шт.
	1
	507-0983
	шт.
	1

	16-05-004-02
	301-9170
	шт.
	1
	301-3215
	шт.
	1

	
	507-9507
	шт.
	1
	507-0985
	шт.
	1

	16-05-004-03
	301-9170
	шт.
	1
	301-3196
	шт.
	1

	
	507-9507
	шт.
	1
	507-0986
	шт.
	1

	16-05-004-04
	301-9170
	шт.
	1
	301-3197
	шт.
	1

	
	507-9507
	шт.
	1
	507-0988
	шт.
	1

	16-05-004-05
	301-9170
	шт.
	1
	301-3198
	шт.
	1

	
	507-9507
	шт.
	1
	507-0989
	шт.
	1

	16-05-004-06
	301-9170
	шт.
	1
	301-3199
	шт.
	1

	
	507-9507
	шт.
	1
	507-0990
	шт.
	1

	16-05-004-07
	301-9170
	шт.
	1
	301-3200
	шт.
	1

	
	507-9507
	шт.
	1
	507-0991
	шт.
	1

	16-05-004-08
	301-9170
	шт.
	1
	301-3201
	шт.
	1

	
	507-9507
	шт.
	1
	507-0993
	шт.
	1

	16-05-005-01
	301-9170
	шт.
	1
	301-3202
	шт.
	1

	
	507-9507
	шт.
	2
	507-0997
	шт.
	2

	16-05-005-02
	301-9170
	шт.
	1
	301-3203
	шт.
	1

	
	507-9507
	шт.
	2
	507-1000
	шт.
	2

	16-05-005-03
	301-9170
	шт.
	1
	301-3204
	шт.
	1

	
	507-9507
	шт.
	2
	507-1002
	шт.
	2

	16-05-005-04
	301-9170
	шт.
	1
	301-3205
	шт.
	1

	
	507-9507
	шт.
	2
	507-1003
	шт.
	2

	16-05-005-05
	301-9170
	шт.
	1
	301-3207
	шт.
	1

	
	507-9507
	шт.
	2
	507-1004
	шт.
	2

	16-05-005-06
	301-9170
	шт.
	1
	301-3208
	шт.
	1

	
	507-9507
	шт.
	2
	507-1005
	шт.
	2

	16-06-001-01
	301-9050
	шт.
	1
	301-3165
	шт.
	1

	
	302-9575
	компл.
	1
	302-3313
	компл.
	1

	
	402-9050
	м3
	0,001
	402-0006
	м3
	0,001

	16-06-001-02
	302-9009
	шт.
	3
	302-1176
	шт.
	3

	
	301-9050
	шт.
	1
	301-3166
	шт.
	1

	
	302-9575
	компл.
	1
	302-3314
	компл.
	1

	
	402-9050
	м3
	0,003
	402-0006
	м3
	0,003

	16-06-001-03
	302-9009
	шт.
	3
	302-1177
	шт.
	3

	
	301-9050
	шт.
	1
	301-1524
	компл.
	1

	
	302-9575
	компл.
	1
	302-3315
	компл.
	1

	
	402-9050
	м3
	0,02
	402-0006
	м3
	0,02

	16-06-001-04
	302-9009
	шт.
	3
	302-1179
	шт.
	3

	
	301-9050
	шт.
	1
	301-3167
	шт.
	1

	
	302-9575
	компл.
	1
	302-3316
	компл.
	1

	
	402-9050
	м3
	0,021
	402-0006
	м3
	0,021

	16-06-002-01
	301-9050
	шт.
	1
	301-3165
	шт.
	1

	
	302-9575
	компл.
	1
	302-3309
	компл.
	1

	16-06-002-02
	302-9009
	шт.
	2
	302-1176
	шт.
	2

	
	301-9050
	шт.
	1
	301-3166
	шт.
	1

	
	302-9575
	компл.
	1
	302-3310
	компл.
	1

	16-06-002-03
	302-9009
	шт.
	2
	302-1177
	шт.
	2

	
	301-9050
	шт.
	1
	301-1524
	компл.
	1

	
	302-9575
	компл.
	1
	302-3311
	компл.
	1

	16-06-002-04
	302-9009
	шт.
	2
	302-1179
	шт.
	2

	
	301-9050
	шт.
	1
	301-3167
	шт.
	1

	
	302-9575
	компл.
	1
	302-3312
	компл.
	1

	16-06-003-01
	301-9050
	шт.
	1
	301-3168
	шт.
	1

	16-06-003-02
	301-9050
	шт.
	1
	301-3168
	шт.
	1

	16-06-004-01
	301-9050
	шт.
	1
	301-3168
	шт.
	1

	16-06-004-02
	301-9050
	шт.
	1
	301-3168
	шт.
	1

	16-06-005-01
	301-9050
	шт.
	1
	301-3165
	шт.
	1

	16-06-005-02
	301-9050
	шт.
	1
	301-3378
	шт.
	1

	
	507-9507
	шт.
	2
	507-0983
	шт.
	2

	16-06-005-03
	301-9050
	шт.
	1
	301-3166
	шт.
	1

	
	507-9507
	шт.
	2
	507-0985
	шт.
	2

	16-06-005-04
	301-9050
	шт.
	1
	301-1524
	компл.
	1

	
	507-9507
	шт.
	2
	507-0986
	шт.
	2

	16-06-005-05
	301-9050
	шт.
	1
	301-3167
	шт.
	1

	
	507-9507
	шт.
	2
	507-0988
	шт.
	2

	16-07-001-01
	101-9102
	10 шт.
	0,4
	101-2203
	10 шт.
	0,4

	16-07-001-02
	301-9630
	м
	20
	301-3329
	м
	20

	16-07-001-03
	301-9630
	м
	20
	301-3330
	м
	20

	16-07-001-04
	301-9630
	м
	20
	301-3331
	м
	20

	16-07-002-01
	301-9540
	шт.
	1
	301-3302
	шт.
	1

	16-07-002-02
	301-9540
	шт.
	1
	301-3303
	шт.
	1

	16-07-002-03
	301-9540
	шт.
	1
	301-3304
	шт.
	1

	16-07-002-04
	301-9540
	шт.
	1
	301-3305
	шт.
	1

	16-07-003-01
	103-9140
	шт.
	1
	302-1134
	шт.
	1

	16-07-003-02
	103-9140
	шт.
	1
	302-1135
	шт.
	1

	16-07-003-03
	103-9140
	шт.
	1
	302-1136
	шт.
	1

	16-07-003-04
	103-9140
	шт.
	1
	302-1137
	шт.
	1

	16-07-003-05
	103-9140
	шт.
	1
	302-1138
	шт.
	1

	16-07-003-06
	302-9009
	шт.
	1
	302-1175
	шт.
	1

	
	507-9507
	шт.
	1
	507-0983
	шт.
	1

	16-07-003-07
	302-9009
	шт.
	1
	302-1176
	шт.
	1

	
	507-9507
	шт.
	1
	507-0985
	шт.
	1

	16-07-003-08
	302-9009
	шт.
	1
	302-1177
	шт.
	1

	
	507-9507
	шт.
	1
	507-0986
	шт.
	1

	16-07-003-09
	302-9009
	шт.
	1
	302-1178
	шт.
	1

	
	507-9507
	шт.
	1
	507-0987
	шт.
	1

	16-07-003-10
	302-9009
	шт.
	1
	302-1179
	шт.
	1

	
	507-9507
	шт.
	1
	507-0988
	шт.
	1

	16-07-003-11
	302-9009
	шт.
	1
	302-1180
	шт.
	1

	
	507-9507
	шт.
	1
	507-0989
	шт.
	1


Водопровод и канализация – внутренние устройства

Приложение 17.1

СОСТАВ КОМПЛЕКТОВ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ

1. Ванны, умывальники, биде, поддоны душевые, душевые кабины, трапы

	Приборы
	Детали

	
	Приборы
	Выпуски разборные Сифоны
	Краны водоразборные
	Смесители
	Трубопровод соединительный
	Смешивающее устройство, вентили, клапаны, обратные, педальные пуски, болты анкерные с гайками
	Ножки (кронштейны)
	Уравнители электрического потенциала
	Решетки, резиновая пробка

	Ванны купальные
	+
	+
	-
	-
	+
	-
	+
	+
	-

	Ванны гидромассажные
	+
	+
	-
	-
	+
	-
	+
	+
	-

	Ванны ножные и ручные керамические
	+
	+
	-
	+
	-
	-
	-
	-
	-

	Умывальники одиночные:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	без подводки воды
	+
	+
	-
	-
	-
	-
	(+)
	-
	-

	с подводкой холодной воды
	+
	+
	+
	-
	-
	-
	(+)
	-
	-

	с подводкой холодной и горячей воды
	+
	+
	-
	+
	-
	-
	(+)
	-
	-

	Умывальники групповые
	+
	+
	-
	-
	+
	+
	-
	-
	-

	Биде
	+
	+
	-
	+
	-
	-
	-
	-
	-

	Поддоны душевые
	+
	+
	-
	-
	+
	-
	-
	+
	-

	Душевые кабины
	+
	+
	-
	-
	+
	-
	+
	+
	-

	Трапы
	+
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	+


2. Унитазы, чаши напольные, сливы больничные, писсуары

	Приборы
	Детали

	
	Приборы
	Бачки сливные
	Бачки для дезинфицирующего раствора
	Арматура смывная
	Смесители
	Краны писсуаров
	Трубы смывные
	Выпуски, сифоны
	Педали, решетки, шланги с кранами
	Сиденья с креплением

	Унитазы с бачком смывным, непосредственно присоединенным
	+
	+
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	+

	То же, высокорасполагаемым
	+
	+
	-
	-
	-
	-
	+
	-
	-
	+

	Унитазы с краном смывным
	+
	-
	-
	+
	-
	-
	+
	-
	-
	+

	Чаши (унитазы) напольные:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	с бачком сливным
	+
	+
	-
	-
	-
	-
	+
	-
	-
	-

	с краном
	+
	-
	-
	+
	-
	-
	+
	-
	-
	-

	Сливы больничные
	+
	+
	+
	-
	+
	-
	+
	-
	+
	-

	Писсуары настенные
	+
	-
	-
	-
	-
	+
	-
	+
	-
	-

	Писсуары напольные
	+
	-
	-
	+
	-
	-
	-
	+
	-
	-


3. Мойки, раковины, кипятильники, колонки для ванн, нагреватели индивидуальные

	Приборы
	Детали

	
	Приборы
	Выпуски сифоны
	Краны водоразборные
	Смесители
	Шкафчики или кронштейны
	Душевая трубка с сеткой
	Краны пробковые, вентили

	Мойки
	+
	+
	-
	+
	+
	-
	-

	Раковины 
	+
	+
	+
	-
	-
	-
	-

	Кипятильники на твердом топливе с шаровым краном
	+
	-
	+
	-
	-
	-
	-

	Колонки для ванн на твердом топливе с чугунной топкой
	+
	-
	-
	+
	-
	+
	-

	Нагреватели индивидуальные:
	
	
	
	
	
	
	

	водоводяные со змеевиком
	+
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	пароводяные с креплениями
	+
	-
	-
	-
	-
	+
	+


Примечание.

Знак «+» означает наличие данных деталей в комплекте.

Приложение 17.2 
ТАБЛИЦА ЗАМЕНЫ РЕСУРСОВ

	Номера

расценок
	Ресурсы по ГЭСН
	Ресурсы по ТЕР

	
	код
	ед. изм.
	расход
	код
	ед. изм.
	расход

	17-01-001-01
	301-9400
	компл.
	10
	301-0058
	компл.
	10

	17-01-001-02
	301-9400
	компл.
	10
	301-0052
	компл.
	10

	17-01-001-03
	301-9400
	компл.
	10
	301-1541
	компл.
	10

	17-01-001-04
	301-9400
	компл.
	10
	301-1542
	компл.
	10

	17-01-001-05
	301-9400
	компл.
	10
	301-1543
	компл.
	10

	17-01-001-06
	301-9400
	компл.
	10
	301-1544
	компл.
	10

	17-01-001-07
	301-9400
	компл.
	10
	301-1545
	компл.
	10

	17-01-001-08
	301-9400
	компл.
	10
	301-1546
	компл.
	10

	17-01-001-09
	301-9400
	компл.
	10
	301-1547
	компл.
	10

	17-01-001-11
	101-9102
	10 шт.
	4
	101-2204
	10 шт.
	4

	
	101-9680
	т
	0,0006
	101-2185
	т
	0,0006

	
	101-9765
	кг
	4
	101-1847
	кг
	4

	
	301-9400
	компл.
	10
	301-1549
	компл.
	10

	17-01-001-12
	101-9102
	10 шт.
	4
	101-2204
	10 шт.
	4

	
	101-9680
	т
	0,0007
	101-2186
	т
	0,0007

	
	101-9765
	кг
	2
	101-1847
	кг
	2

	
	301-9400
	компл.
	10
	301-0825
	компл.
	10

	17-01-001-13
	101-9102
	10 шт.
	4
	101-2204
	10 шт.
	4

	
	101-9680
	т
	0,0007
	101-2186
	т
	0,0007

	
	101-9765
	кг
	2
	101-1847
	кг
	2

	
	301-9400
	компл.
	10
	301-0825
	компл.
	10

	17-01-001-14
	101-9102
	10 шт.
	4
	101-2204
	10 шт.
	4

	
	101-9680
	т
	0,0007
	101-2186
	т
	0,0007

	
	101-9765
	кг
	2
	101-1847
	кг
	2

	
	301-9400
	компл.
	10
	301-0825
	компл.
	10

	17-01-001-15
	101-9765
	кг
	2
	101-1847
	кг
	2

	
	301-9400
	компл.
	10
	301-1550
	компл.
	10

	
	402-9050
	м3
	0,05
	402-0004
	м3
	0,05

	17-01-001-16
	101-9102
	10 шт.
	4
	101-2203
	10 шт.
	4

	
	101-9680
	т
	0,0005
	101-2184
	т
	0,0005

	
	101-9765
	кг
	4
	101-1847
	кг
	4

	
	301-9400
	компл.
	10
	301-0051
	компл.
	10

	17-01-001-17
	301-9400
	компл.
	10
	301-0542
	компл.
	10

	17-01-001-18
	301-9400
	компл.
	10
	301-0539
	компл.
	10

	17-01-001-19
	301-9080
	компл.
	10
	301-1531
	компл.
	10

	17-01-001-20
	301-9080
	компл.
	10
	301-1532
	компл.
	10

	17-01-001-21
	301-9080
	компл.
	10
	301-1533
	компл.
	10

	17-01-001-22
	301-9400
	компл.
	10
	301-0635
	компл.
	10

	17-01-001-23
	301-9400
	компл.
	10
	301-0637
	компл.
	10

	17-01-002-01
	101-9102
	10 шт.
	4
	101-2204
	10 шт.
	4

	
	101-9680
	т
	0,0005
	101-2184
	т
	0,0005

	
	301-9320
	компл.
	10
	301-0550
	компл.
	10

	17-01-002-02
	101-9102
	10 шт.
	8
	101-2205
	10 шт.
	8

	
	101-9680
	т
	0,0018
	101-2187
	т
	0,0018

	
	301-9320
	компл.
	10
	301-0549
	компл.
	10

	17-01-002-03
	101-9102
	10 шт.
	2
	101-2201
	10 шт.
	2

	
	101-9680
	т
	0,0001
	101-2181
	т
	0,0001

	
	301-9450
	шт.
	10
	301-1527
	шт.
	10

	17-01-002-04
	101-9102
	10 шт.
	2
	101-2202
	10 шт.
	2

	
	101-9680
	т
	0,00014
	101-2182
	т
	0,00014

	
	301-9095
	шт.
	10
	301-1528
	шт.
	10

	17-01-002-05
	101-9102
	10 шт.
	2
	101-2202
	10 шт.
	2

	
	101-9680
	т
	0,0002
	101-2182
	т
	0,0002

	
	301-9095
	шт.
	10
	301-0553
	шт.
	10

	17-01-003-01
	101-9102
	10 шт.
	4
	101-2203
	10 шт.
	4

	
	101-9680
	т
	0,0005
	101-2184
	т
	0,0005

	
	101-9765
	кг
	4
	101-1847
	кг
	4

	
	301-9400
	компл.
	10
	301-1521
	компл.
	10

	17-01-003-02
	101-9102
	10 шт.
	6
	101-2203
	10 шт.
	6

	
	101-9204
	шт.
	10
	101-2450
	шт.
	10

	
	101-9680
	т
	0,0008
	101-2184
	т
	0,0008

	
	101-9765
	кг
	4
	101-1847
	кг
	4

	
	301-9018
	компл.
	10
	301-0047
	компл.
	10

	
	301-9400
	компл.
	10
	301-0906
	компл.
	10

	17-01-003-03
	101-9102
	10 шт.
	2
	101-2203
	10 шт.
	2

	
	101-9204
	шт.
	10
	101-2450
	шт.
	10

	
	101-9680
	т
	0,0005
	101-2184
	т
	0,0005

	
	101-9765
	кг
	4
	101-1847
	кг
	4

	
	301-9400
	компл.
	10
	301-0906
	компл.
	10

	17-01-003-04
	101-9102
	10 шт.
	6
	101-2204
	10 шт.
	6

	
	101-9204
	шт.
	10
	101-2450
	шт.
	10

	
	101-9680
	т
	0,0008
	101-2184
	т
	0,0008

	
	101-9765
	кг
	4
	101-1847
	кг
	4

	
	301-9018
	компл.
	10
	301-0047
	компл.
	10

	
	301-9400
	компл.
	10
	301-1522
	компл.
	10

	17-01-003-05
	101-9102
	10 шт.
	4
	101-2204
	10 шт.
	4

	
	101-9204
	шт.
	10
	101-2450
	шт.
	10

	
	101-9680
	т
	0,0005
	101-2184
	т
	0,0005

	
	101-9765
	кг
	4
	101-1847
	кг
	4

	
	301-9400
	компл.
	10
	301-1522
	компл.
	10

	17-01-003-06
	101-9102
	10 шт.
	6
	101-2205
	10 шт.
	6

	
	101-9204
	шт.
	10
	101-2450
	шт.
	10

	
	101-9680
	т
	0,0011
	101-2187
	т
	0,0011

	
	101-9765
	кг
	4
	101-1847
	кг
	4

	
	301-9018
	компл.
	10
	301-0047
	компл.
	10

	
	301-9400
	компл.
	10
	301-0611
	компл.
	10

	17-01-004-01
	101-9102
	10 шт.
	4
	101-2205
	10 шт.
	4

	
	101-9680
	т
	0,0007
	101-2187
	т
	0,0007

	
	101-9765
	кг
	0,8
	101-1847
	кг
	0,8

	
	301-9400
	компл.
	10
	301-0529
	компл.
	10

	17-01-004-02
	101-9765
	кг
	0,6
	101-1847
	кг
	0,6

	
	301-9400
	компл.
	10
	301-0532
	компл.
	10

	
	101-9680
	т
	0,0007
	101-2184
	т
	0,0007

	
	101-9102
	10 шт.
	4
	101-2204
	10 шт.
	4

	17-01-005-01
	101-9102
	10 шт.
	4
	101-2204
	10 шт.
	4

	
	101-9680
	т
	0,0007
	101-2186
	т
	0,0007

	
	101-9765
	кг
	2
	101-1847
	кг
	2

	
	301-9400
	компл.
	10
	301-0494
	компл.
	10

	
	402-9050
	м3
	0,01
	402-0004
	м3
	0,01

	17-01-005-02
	101-9102
	10 шт.
	4
	101-2204
	10 шт.
	4

	
	101-9680
	т
	0,0005
	101-2186
	т
	0,0005

	
	101-9765
	кг
	2
	101-1847
	кг
	2

	
	301-9400
	компл.
	10
	301-0502
	компл.
	10

	
	402-9050
	м3
	0,01
	402-0004
	м3
	0,01

	17-01-005-03
	101-9102
	10 шт.
	2
	101-2204
	10 шт.
	2

	
	101-9680
	т
	0,0002
	101-2184
	т
	0,0002

	
	301-9400
	компл.
	10
	301-1551
	компл.
	10

	
	402-9050
	м3
	0,01
	402-0004
	м3
	0,01

	17-01-005-04
	101-9102
	10 шт.
	4
	101-2204
	10 шт.
	4

	
	101-9680
	т
	0,0007
	101-2186
	т
	0,0007

	
	101-9765
	кг
	2
	101-1847
	кг
	2

	
	301-9400
	компл.
	10
	301-0572
	компл.
	10

	17-01-006-01
	101-9102
	10 шт.
	4
	101-2204
	10 шт.
	4

	
	101-9680
	т
	0,0007
	101-2186
	т
	0,0007

	
	101-9765
	кг
	2
	101-1847
	кг
	2

	17-01-007-01
	301-9010
	шт.
	10
	301-1490
	шт.
	10

	17-01-007-03
	301-9010
	шт.
	10
	301-1491
	шт.
	10

	17-01-008-01
	301-9340
	компл.
	10
	301-1512
	компл.
	10

	
	402-9050
	м3
	0,02
	402-0004
	м3
	0,02

	17-01-008-02
	301-9340
	компл.
	10
	301-1513
	компл.
	10

	
	402-9050
	м3
	0,02
	402-0004
	м3
	0,02

	17-01-008-03
	301-9340
	компл.
	10
	301-0418
	компл.
	10

	
	402-9050
	м3
	0,02
	402-0004
	м3
	0,02

	17-01-008-04
	301-9340
	компл.
	10
	301-3247
	компл.
	10

	
	402-9050
	м3
	0,02
	402-0004
	м3
	0,02


Отопление – внутренние устройства

Приложение 18.1

Состав комплекта отопительных котлов

	Котлы
	Котлы с топочной гарнитурой
	Задвижки, вентили, клапаны обратные и предохранительные, краны проходные и трехходовые
	Манометры, термометры, указатели уровня, трубка-сифон
	Соединительные части и трубы, шиберы
	Бачки расширительные
	Паросборники

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Чугунные секционные водогрейные теплопроизводительностью (1 Гкал/ч):
	
	
	
	
	
	

	до 0,06 (0,05)
	+
	-
	+
	-
	+
	-

	более 0,06 (0,05)
	+
	+
	+
	+
	-
	-

	Чугунные секционные паровые теплопроизводительностью более 0,06 МВт (0,05 Гкал/ч)
	+
	+
	+
	+
	-
	+

	Стальные жаротрубные паро-водогрейные
	+
	+
	+
	-
	-
	-


Примечание.

Котлы чугунные секционные водогрейные теплопроизводительностью до 0,06 МВт (0,05 Гкал/ч) и котлы стальные жаротрубные паро-водогрейные поставляются в сборе.

Приложение 18.2 
ТАБЛИЦА ЗАМЕНЫ РЕСУРСОВ

	Номера

расценок
	Ресурсы по ГЭСН
	Ресурсы по ТЕР

	
	код
	ед. изм.
	расход
	код
	ед. изм.
	расход

	18-01-001-01
	301-9221
	компл.
	1
	301-1571
	компл.
	1

	
	507-9507
	шт.
	2
	507-0983
	шт.
	2

	18-01-001-02
	301-9221
	компл.
	1
	301-1572
	компл.
	1

	
	507-9507
	шт.
	6
	507-0986
	шт.
	5

	
	 
	
	
	507-0983
	шт.
	1

	18-01-001-03
	301-9221
	компл.
	1
	301-1573
	компл.
	1

	
	507-9507
	шт.
	6
	507-0983
	шт.
	1

	
	 
	
	
	507-0986
	шт.
	5

	18-01-001-04
	301-9221
	компл.
	1
	301-1574
	компл.
	1

	
	507-9507
	шт.
	6
	507-0983
	шт.
	1

	
	 
	
	
	507-0986
	шт.
	5

	18-01-001-05
	301-9221
	компл.
	1
	301-1575
	компл.
	1

	
	507-9507
	шт.
	6
	507-0983
	шт.
	1

	
	 
	
	
	507-0986
	шт.
	5

	18-01-001-06
	301-9221
	компл.
	1
	301-1576
	компл.
	1

	
	507-9507
	шт.
	6
	507-0983
	шт.
	1

	
	 
	
	
	507-0986
	шт.
	5

	18-01-001-07
	301-9221
	компл.
	1
	301-1577
	компл.
	1

	
	507-9507
	шт.
	6
	507-0983
	шт.
	1

	
	 
	
	
	507-0986
	шт.
	5

	18-01-001-08
	301-9221
	компл.
	1
	301-1578
	компл.
	1

	
	507-9507
	шт.
	6
	507-0983
	шт.
	1

	
	 
	
	
	507-0986
	шт.
	5

	18-01-001-09
	301-9221
	компл.
	1
	301-1579
	компл.
	1

	
	507-9507
	шт.
	6
	507-0986
	шт.
	5

	
	 
	
	
	507-0983
	шт.
	1

	18-01-002-01
	301-9220
	компл.
	1
	301-1561
	компл.
	1

	
	507-9507
	шт.
	6
	507-0986
	шт.
	3

	
	 
	
	
	507-0983
	шт.
	1

	
	 
	
	
	507-0984
	шт.
	1

	
	 
	
	
	507-0985
	шт.
	1

	18-01-002-02
	301-9220
	компл.
	1
	301-1562
	компл.
	1

	
	507-9507
	шт.
	6
	507-0986
	шт.
	4

	
	 
	
	
	507-0984
	шт.
	1

	
	 
	
	
	507-0983
	шт.
	1

	18-01-002-03
	301-9220
	компл.
	1
	301-1563
	компл.
	1

	
	507-9507
	шт.
	6
	507-0986
	шт.
	4

	
	 
	
	
	507-0983
	шт.
	1

	
	 
	
	
	507-0984
	шт.
	1

	18-01-002-04
	301-9220
	компл.
	1
	301-1564
	компл.
	1

	
	507-9507
	шт.
	6
	507-0983
	шт.
	1

	
	 
	
	
	507-0984
	шт.
	1

	
	 
	
	
	507-0988
	шт.
	4

	18-01-002-05
	301-9220
	компл.
	1
	301-1565
	компл.
	1

	
	507-9507
	шт.
	6
	507-0989
	шт.
	4

	
	 
	
	
	507-0983
	шт.
	1

	
	 
	
	
	507-0984
	шт.
	1

	18-01-002-06
	301-9171
	шт.
	2
	301-3216
	шт.
	2

	
	301-9220
	компл.
	1
	301-1566
	компл.
	1

	
	507-9507
	шт.
	6
	507-0985
	шт.
	1

	
	 
	
	
	507-0986
	шт.
	3

	
	 
	
	
	507-0983
	шт.
	1

	
	 
	
	
	507-0984
	шт.
	1

	18-01-002-07
	301-9171
	шт.
	2
	301-3216
	шт.
	2

	
	301-9220
	компл.
	1
	301-1567
	компл.
	1

	
	507-9507
	шт.
	6
	507-0986
	шт.
	4

	
	 
	
	
	507-0983
	шт.
	1

	
	 
	
	
	507-0984
	шт.
	1

	18-01-002-08
	301-9171
	шт.
	2
	301-3216
	шт.
	2

	
	301-9220
	компл.
	1
	301-1568
	компл.
	1

	
	507-9507
	шт.
	6
	507-0986
	шт.
	4

	
	 
	
	
	507-0984
	шт.
	1

	
	 
	
	
	507-0983
	шт.
	1

	18-01-002-09
	301-9171
	шт.
	2
	301-3216
	шт.
	2

	
	301-9220
	компл.
	1
	301-1569
	компл.
	1

	
	507-9507
	шт.
	6
	507-0984
	шт.
	1

	
	 
	
	
	507-0983
	шт.
	1

	
	 
	
	
	507-0988
	шт.
	4

	18-01-002-10
	301-9171
	шт.
	2
	301-3216
	шт.
	2

	
	301-9220
	компл.
	1
	301-1570
	компл.
	1

	
	507-9507
	шт.
	6
	507-0989
	шт.
	4

	
	 
	
	
	507-0983
	шт.
	1

	
	 
	
	
	507-0984
	шт.
	1

	18-02-001-01
	301-9060
	шт.
	1
	301-1601
	шт.
	1

	
	507-9507
	шт.
	4
	507-0983
	шт.
	2

	
	 
	
	
	507-0984
	шт.
	2

	18-02-001-02
	301-9060
	шт.
	1
	301-1602
	шт.
	1

	
	507-9507
	шт.
	4
	507-0988
	шт.
	2

	
	 
	
	
	507-0986
	шт.
	1

	
	 
	
	
	507-0987
	шт.
	1

	18-02-001-03
	301-9060
	шт.
	1
	301-1603
	шт.
	1

	
	507-9507
	шт.
	4
	507-0989
	шт.
	2

	
	 
	
	
	507-0988
	шт.
	2

	18-02-001-04
	301-9060
	шт.
	1
	301-1604
	шт.
	1

	
	507-9507
	шт.
	4
	507-0991
	шт.
	1

	
	 
	
	
	507-0989
	шт.
	1

	
	 
	
	
	507-0990
	шт.
	2

	18-02-001-05
	301-9060
	шт.
	1
	301-1605
	шт.
	1

	
	507-9507
	шт.
	4
	507-0993
	шт.
	1

	
	 
	
	
	507-0991
	шт.
	1

	
	 
	
	
	507-0990
	шт.
	1

	
	 
	
	
	507-0989
	шт.
	1

	18-02-002-01
	301-9424
	шт.
	1
	301-1611
	шт.
	1

	18-02-002-02
	301-9424
	шт.
	1
	301-1612
	шт.
	1

	18-02-002-03
	301-9424
	шт.
	1
	301-1613
	шт.
	1

	18-02-002-04
	301-9424
	шт.
	1
	301-1614
	шт.
	1

	
	509-0971
	1000 шт.
	0,002
	509-0970
	1000 шт.
	0,002

	18-02-002-05
	301-9424
	шт.
	1
	301-1615
	шт.
	1

	18-02-003-01
	301-9064
	компл.
	1
	301-0152
	шт.
	1

	
	507-9507
	шт.
	5
	507-0984
	шт.
	2

	
	 
	
	
	507-0983
	шт.
	3

	18-02-003-02
	301-9064
	компл.
	1
	301-0153
	шт.
	1

	
	507-9507
	шт.
	5
	507-0984
	шт.
	2

	
	 
	
	
	507-0985
	шт.
	2

	
	 
	
	
	507-0983
	шт.
	1

	18-02-003-03
	301-9064
	компл.
	1
	301-0154
	шт.
	1

	
	507-9507
	шт.
	5
	507-0985
	шт.
	2

	
	 
	
	
	507-0984
	шт.
	2

	
	 
	
	
	507-0983
	шт.
	1

	18-02-003-04
	301-9064
	компл.
	1
	301-0155
	шт.
	1

	
	507-9507
	шт.
	5
	507-0984
	шт.
	2

	
	 
	
	
	507-0985
	шт.
	2

	
	 
	
	
	507-0983
	шт.
	1

	18-03-001-01
	301-9351
	кВт
	100
	301-0555
	кВт
	100

	18-03-001-02
	101-9680
	т
	0,0045
	101-1488
	т
	0,0045

	
	301-9351
	кВт
	100
	301-0559
	кВт
	100

	18-03-001-03
	101-9680
	т
	0,0046
	101-1488
	т
	0,0046

	
	301-9191
	кВт
	100
	301-0420
	кВт
	100

	18-04-002-01
	507-9507
	шт.
	4
	507-0983
	шт.
	4

	18-04-002-02
	507-9507
	шт.
	4
	507-0983
	шт.
	4

	18-04-002-03
	507-9507
	шт.
	4
	507-0983
	шт.
	4

	18-04-002-04
	507-9507
	шт.
	4
	507-0983
	шт.
	4

	18-04-002-05
	507-9507
	шт.
	4
	507-0984
	шт.
	4

	18-04-002-06
	507-9507
	шт.
	4
	507-0984
	шт.
	4

	18-04-002-07
	507-9507
	шт.
	4
	507-0984
	шт.
	4

	18-04-002-08
	507-9507
	шт.
	4
	507-0985
	шт.
	4

	18-04-002-09
	507-9507
	шт.
	4
	507-0985
	шт.
	4

	18-04-003-01
	301-9300
	шт.
	1
	301-1492
	шт.
	1

	18-04-003-02
	301-9300
	шт.
	1
	301-1493
	шт.
	1

	18-05-001-01
	301-9260
	компл.
	1
	301-1494
	компл.
	1

	
	507-9507
	шт.
	2
	507-0983
	шт.
	1

	
	 
	
	
	507-0982
	шт.
	1

	18-05-001-02
	301-9260
	компл.
	1
	301-1495
	компл.
	1

	
	507-9507
	шт.
	2
	507-0986
	шт.
	1

	
	 
	
	
	507-0985
	шт.
	1

	18-05-001-03
	301-9260
	компл.
	1
	301-1496
	компл.
	1

	
	507-9507
	шт.
	2
	507-0986
	шт.
	1

	
	 
	
	
	507-0985
	шт.
	1

	18-05-001-04
	301-9260
	компл.
	1
	301-1497
	компл.
	1

	
	507-9507
	шт.
	2
	507-0988
	шт.
	1

	
	 
	
	
	507-0986
	шт.
	1

	18-05-001-05
	301-9260
	компл.
	1
	301-1498
	компл.
	1

	
	507-9507
	шт.
	2
	507-0986
	шт.
	2

	
	 
	
	
	507-0987
	шт.
	1

	
	 
	
	
	507-0989
	шт.
	1

	18-05-002-01
	301-9093
	компл.
	10
	301-1148
	компл.
	10

	
	507-9507
	шт.
	10
	507-0987
	шт.
	10

	18-05-002-02
	301-9093
	компл.
	10
	301-1149
	компл.
	10

	
	507-9507
	шт.
	10
	507-0988
	шт.
	10

	18-05-002-03
	301-9093
	компл.
	10
	301-1150
	компл.
	10

	
	507-9507
	шт.
	10
	507-1000
	шт.
	10

	18-05-002-04
	301-9093
	компл.
	10
	301-1151
	компл.
	10

	
	507-9507
	шт.
	10
	507-1001
	шт.
	10

	18-05-002-05
	301-9093
	компл.
	10
	301-1152
	компл.
	10

	
	507-9507
	шт.
	10
	507-1002
	шт.
	10

	18-05-002-06
	301-9093
	компл.
	10
	301-1153
	компл.
	10

	
	507-9507
	шт.
	10
	507-1003
	шт.
	10

	18-05-002-07
	301-9093
	компл.
	10
	301-1154
	компл.
	10

	
	507-9507
	шт.
	10
	507-1005
	шт.
	10

	18-05-002-08
	301-9093
	компл.
	10
	301-1155
	компл.
	10

	
	507-9507
	шт.
	10
	507-1006
	шт.
	10

	18-05-002-09
	301-9093
	компл.
	10
	301-1156
	компл.
	10

	
	507-9507
	шт.
	10
	507-1008
	шт.
	10

	18-06-001-01
	301-9086
	компл.
	1
	301-0254
	компл.
	1

	18-06-001-02
	301-9086
	компл.
	1
	301-0255
	компл.
	1

	18-06-001-03
	301-9086
	компл.
	1
	301-1581
	компл.
	1

	18-06-001-04
	301-9086
	компл.
	1
	301-1582
	компл.
	1

	18-06-001-05
	301-9086
	компл.
	1
	301-1583
	компл.
	1

	18-06-002-01
	507-9507
	шт.
	4
	507-0982
	шт.
	4

	18-06-002-02
	507-9507
	шт.
	4
	507-0983
	шт.
	4

	18-06-002-03
	507-9507
	шт.
	4
	507-0985
	шт.
	4

	18-06-002-04
	507-9507
	шт.
	4
	507-0986
	шт.
	4

	18-06-002-05
	507-9507
	шт.
	4
	507-0987
	шт.
	4

	18-06-002-06
	507-9507
	шт.
	4
	507-0988
	шт.
	4

	18-06-002-07
	507-9507
	шт.
	4
	507-0989
	шт.
	4

	18-06-002-08
	507-9507
	шт.
	4
	507-0990
	шт.
	4

	18-06-003-10
	301-9072
	шт.
	1
	301-1489
	шт.
	1

	
	507-9507
	шт.
	1
	507-0944
	шт.
	1

	18-06-004-01
	302-9120
	шт.
	4
	302-1175
	шт.
	4

	
	507-9507
	шт.
	4
	507-0983
	шт.
	4

	
	302-9535
	шт.
	1
	302-1099
	шт.
	1

	18-06-004-02
	302-9120
	шт.
	4
	302-1176
	шт.
	4

	
	507-9507
	шт.
	4
	507-0985
	шт.
	4

	
	302-9535
	шт.
	1
	302-1100
	шт.
	1

	18-06-004-03
	302-9120
	шт.
	4
	302-1177
	шт.
	4

	
	507-9507
	шт.
	4
	507-0986
	шт.
	4

	
	302-9535
	шт.
	1
	302-1102
	шт.
	1

	18-06-005-01
	507-9507
	шт.
	30
	507-0983
	шт.
	30

	
	302-9535
	шт.
	10
	302-1099
	шт.
	10

	18-06-005-02
	507-9507
	шт.
	30
	507-0985
	шт.
	30

	
	302-9535
	шт.
	10
	302-1100
	шт.
	10

	18-06-005-03
	507-9507
	шт.
	30
	507-0986
	шт.
	30

	
	302-9535
	шт.
	10
	302-1102
	шт.
	10

	18-06-006-07
	301-9470
	компл.
	1
	301-1470
	компл.
	1

	18-06-007-01
	301-9503
	шт.
	10
	301-1213
	шт.
	10

	18-06-007-02
	301-9503
	шт.
	10
	301-1214
	шт.
	10

	18-06-007-03
	301-9503
	шт.
	10
	301-1215
	шт.
	10

	18-06-007-04
	301-9503
	шт.
	10
	301-1216
	шт.
	10

	18-06-007-05
	301-9503
	шт.
	10
	301-1217
	шт.
	10

	18-06-007-06
	301-9503
	шт.
	10
	301-1218
	шт.
	10

	18-06-007-07
	301-9503
	шт.
	10
	301-1219
	шт.
	10

	18-06-007-08
	301-9503
	шт.
	10
	301-1220
	шт.
	10

	18-06-007-09
	301-9503
	шт.
	10
	301-1221
	шт.
	10

	18-07-001-01
	301-9342
	компл.
	1
	301-1464
	компл.
	1

	18-07-001-02
	301-9342
	компл.
	1
	301-1465
	компл.
	1

	18-07-001-03
	301-9342
	компл.
	1
	301-1466
	компл.
	1

	18-07-001-04
	301-9342
	компл.
	1
	301-1467
	компл.
	1

	18-07-001-05
	301-9342
	компл.
	1
	302-0474
	компл.
	1


Газоснабжение – внутренние устройства

Приложение 19.1

Коэффициенты к расценкам, учитывающие условия применения ТЕР части 19

	Условия применения
	Номер таблиц (ТЕР)
	Коэффициенты
	Дополнительные материалы

	
	
	к нормам затрат труда и оплате труда рабочих-строителей
	к стоимости эксплуатации машин
	

	
	
	
	
	

	3.1. Газогорелочные устройства с двумя горелками
	01-003
	1,1
	1,1
	одна горелка без запальника

	3.2. То же, с тремя горелками
	01-003
	1,15
	1,15
	две горелки без запальника

	3.3. То же, с четырьмя и пятью 

горелками
	01-003
	1,2
	1,2
	соответственно 3 или 4 горелки без запальника

	3.4. То же, с шестью горелками и более
	01-003
	1,3
	1,3
	соответственно пять горелок без запальника и более


Приложение 19.2 
ТАБЛИЦА ЗАМЕНЫ РЕСУРСОВ

	Номера

расценок
	Ресурсы по ГЭСН
	Ресурсы по ТЕР

	
	код
	ед. изм.
	расход
	код
	ед. изм.
	расход

	19-01-001-03
	302-9236
	шт.
	1
	302-3237
	шт.
	1

	19-01-001-04
	302-9236
	шт.
	1
	302-3237
	шт.
	1

	
	402-9050
	м3
	0,005
	402-0004
	м3
	0,005

	
	404-9001
	1000 шт.
	0,002
	404-0276
	1000 шт.
	0,002

	19-01-002-01
	301-9295
	шт.
	2
	301-0033
	шт.
	2

	
	301-9296
	шт.
	2
	301-0036
	шт.
	2

	
	101-9304
	шт.
	2
	101-2534
	шт.
	2

	
	302-9237
	шт.
	1
	302-3238
	шт.
	1

	
	301-9601
	шт.
	1
	301-0008
	шт.
	1

	
	402-9050
	м3
	0,0004
	402-0004
	м3
	0,0004

	
	404-9001
	1000 шт.
	0,002
	404-0276
	1000 шт.
	0,002

	19-01-002-02
	301-9295
	шт.
	2
	301-0033
	шт.
	2

	
	301-9296
	шт.
	2
	301-0036
	шт.
	2

	
	301-9297
	шт.
	1
	301-0090
	шт.
	1

	
	301-9520
	шт.
	1
	301-1119
	шт.
	1

	
	301-9602
	шт.
	1
	301-0009
	шт.
	1

	
	402-9050
	м3
	0,005
	402-0004
	м3
	0,005

	
	404-9001
	1000 шт.
	0,002
	404-0276
	1000 шт.
	0,002

	19-01-003-03
	302-9603
	шт.
	1
	302-1631
	шт.
	1

	
	302-9604
	шт.
	1
	302-1629
	шт.
	1

	
	301-9616
	шт.
	1
	301-1628
	шт.
	1

	19-01-003-04
	302-9603
	шт.
	1
	302-1631
	шт.
	1

	
	302-9604
	шт.
	1
	302-1629
	шт.
	1

	
	301-9616
	шт.
	1
	301-1628
	шт.
	1

	19-01-003-05
	104-9177
	кг
	41
	104-1778
	кг
	41

	
	507-9507
	шт.
	2
	507-1019
	шт.
	2

	
	302-9603
	шт.
	1
	302-1631
	шт.
	1

	
	301-9616
	шт.
	1
	301-1628
	шт.
	1

	19-01-003-06
	104-9177
	кг
	22
	104-1778
	кг
	22

	
	507-9507
	шт.
	2
	507-1019
	шт.
	2

	
	302-9603
	шт.
	1
	302-1631
	шт.
	1

	
	301-9616
	шт.
	1
	301-1628
	шт.
	1

	19-01-003-07
	104-9177
	кг
	41
	104-1778
	кг
	41

	
	507-9507
	шт.
	2
	507-1020
	шт.
	2

	
	302-9603
	шт.
	1
	302-1631
	шт.
	1

	
	301-9616
	шт.
	1
	301-1628
	шт.
	1

	19-01-003-08
	104-9177
	кг
	33,2
	104-1778
	кг
	33,2

	
	507-9507
	шт.
	2
	507-1020
	шт.
	2

	
	302-9603
	шт.
	1
	302-1631
	шт.
	1

	
	301-9616
	шт.
	1
	301-1628
	шт.
	1

	19-01-003-09
	104-9177
	кг
	32,8
	104-1778
	кг
	32,8

	
	507-9507
	шт.
	2
	507-1020
	шт.
	2

	
	302-9603
	шт.
	1
	302-1631
	шт.
	1

	
	301-9616
	шт.
	1
	301-1628
	шт.
	1

	19-01-003-10
	104-9177
	кг
	39,1
	104-1778
	кг
	39,1

	
	507-9507
	шт.
	2
	507-1021
	шт.
	2

	
	302-9603
	шт.
	1
	302-1631
	шт.
	1

	
	301-9616
	шт.
	1
	301-1628
	шт.
	1

	19-01-003-11
	301-9616
	шт.
	1
	301-1628
	шт.
	1

	19-01-003-12
	301-9616
	шт.
	1
	301-1628
	шт.
	1

	19-01-004-01
	201-9251
	кг
	1
	201-0772
	т
	0,001

	
	204-9160
	кг
	1
	204-0059
	т
	0,001

	
	301-9298
	м
	0,107
	301-0042
	м
	0,107

	
	302-9480
	шт.
	1
	302-1736
	шт.
	1

	
	402-9050
	м3
	0,005
	402-0004
	м3
	0,005

	
	408-9040
	м3
	0,59
	408-0121
	м3
	0,59

	19-01-005-01
	507-9507
	шт.
	2
	507-0983
	шт.
	2

	19-01-005-02
	507-9507
	шт.
	2
	507-0986
	шт.
	2

	19-01-005-03
	507-9507
	шт.
	2
	507-0989
	шт.
	2

	19-01-006-01
	507-9507
	шт.
	2
	507-0983
	шт.
	2

	19-01-006-02
	507-9507
	шт.
	2
	507-0985
	шт.
	2

	19-01-006-03
	507-9507
	шт.
	2
	507-0986
	шт.
	2

	19-01-006-04
	507-9507
	шт.
	2
	507-0989
	шт.
	2

	19-01-006-05
	507-9507
	шт.
	2
	507-0991
	шт.
	2

	19-01-007-01
	101-9662
	т
	0,0014
	101-1929
	т
	0,0014

	
	115-9093
	т
	0,005
	115-2815
	т
	0,005

	
	402-9050
	м3
	0,001
	402-0004
	м3
	0,001

	19-01-007-02
	101-9662
	т
	0,0014
	101-1929
	т
	0,0014

	
	115-9093
	т
	0,007
	115-2815
	т
	0,007

	
	115-9097
	т
	0,08
	115-0397
	т
	0,08

	
	402-9050
	м3
	0,0017
	402-0004
	м3
	0,0017

	19-01-007-03
	101-9662
	т
	0,0008
	101-1929
	т
	0,0008

	
	115-9093
	т
	0,013
	115-2815
	т
	0,013

	
	115-9097
	т
	0,1
	115-0397
	т
	0,1

	
	402-9050
	м3
	0,01
	402-0004
	м3
	0,01

	19-01-008-01
	507-9507
	шт.
	2
	507-0985
	шт.
	2

	19-01-008-02
	507-9507
	шт.
	2
	507-0986
	шт.
	2

	19-01-008-03
	507-9507
	шт.
	2
	507-0988
	шт.
	2

	19-01-008-04
	507-9507
	шт.
	2
	507-0989
	шт.
	2

	19-01-008-05
	507-9507
	шт.
	2
	507-0990
	шт.
	2

	19-01-008-06
	507-9507
	шт.
	2
	507-0991
	шт.
	2

	19-01-008-07
	507-9507
	шт.
	2
	507-0993
	шт.
	2

	19-01-009-01
	301-9502
	шт.
	1
	301-1737
	шт.
	1

	
	507-9507
	шт.
	2
	507-0985
	шт.
	2

	19-01-009-02
	301-9502
	шт.
	1
	301-1738
	шт.
	1

	
	507-9507
	шт.
	2
	507-0986
	шт.
	2

	19-01-009-03
	301-9502
	шт.
	1
	301-1739
	шт.
	1

	
	507-9507
	шт.
	2
	507-0989
	шт.
	2

	19-01-013-01
	507-9507
	шт.
	2
	507-1019
	шт.
	2

	
	402-9050
	м3
	0,0044
	402-0004
	м3
	0,0044

	19-01-013-02
	507-9507
	шт.
	2
	507-1020
	шт.
	2

	
	402-9050
	м3
	0,0044
	402-0004
	м3
	0,0044

	19-01-013-03
	507-9507
	шт.
	2
	507-1023
	шт.
	2

	
	402-9050
	м3
	0,0044
	402-0004
	м3
	0,0044

	19-01-013-04
	507-9507
	шт.
	2
	507-1024
	шт.
	2

	
	301-9606
	шт.
	1
	301-1741
	шт.
	1

	
	402-9050
	м3
	0,0044
	402-0004
	м3
	0,0044

	19-01-013-05
	301-9345
	кг
	1,06
	301-1728
	кг
	1,06

	
	402-9050
	м3
	0,006
	402-0004
	м3
	0,006

	19-01-013-06
	301-9345
	кг
	8,5
	301-1729
	кг
	8,5

	
	402-9050
	м3
	0,019
	402-0004
	м3
	0,019

	19-01-013-07
	301-9345
	кг
	30,6
	301-1730
	кг
	30,6

	
	402-9050
	м3
	0,041
	402-0004
	м3
	0,041

	19-01-016-01
	301-9668
	шт.
	1
	301-1744
	шт.
	1

	19-01-016-02
	301-9668
	шт.
	1
	301-1745
	шт.
	1

	19-01-017-01
	201-9251
	кг
	0,63
	201-0772
	т
	0,00063

	
	302-9360
	шт.
	1
	302-0593
	шт.
	1

	
	402-9050
	м3
	0,0004
	402-0004
	м3
	0,0004

	19-01-018-01
	204-9160
	кг
	0,47
	204-0059
	т
	0,00047

	
	408-9040
	м3
	0,035
	408-0121
	м3
	0,035

	
	403-9022
	м3
	0,04
	403-1002
	м3
	0,04

	19-01-018-02
	204-9160
	кг
	0,36
	204-0059
	т
	0,00036

	
	302-9603
	шт.
	1
	302-1631
	шт.
	1

	
	408-9040
	м3
	0,035
	408-0121
	м3
	0,035

	
	403-9022
	м3
	0,21
	403-1002
	м3
	0,21

	19-01-018-03
	204-9160
	кг
	0,36
	204-0059
	т
	0,00036

	
	302-9603
	шт.
	1
	302-1631
	шт.
	1

	
	408-9040
	м3
	0,035
	408-0121
	м3
	0,035

	
	403-9022
	м3
	0,21
	403-1002
	м3
	0,21

	19-01-018-04
	204-9160
	кг
	0,36
	204-0059
	т
	0,00036

	
	302-9603
	шт.
	1
	302-1631
	шт.
	1

	
	408-9040
	м3
	0,042
	408-0121
	м3
	0,042

	
	403-9022
	м3
	0,25
	403-1002
	м3
	0,25

	19-01-018-05
	204-9160
	кг
	0,43
	204-0059
	т
	0,00043

	
	302-9603
	шт.
	1
	302-1631
	шт.
	1

	
	408-9040
	м3
	0,049
	408-0121
	м3
	0,049

	
	403-9022
	м3
	0,3
	403-1002
	м3
	0,3


Вентиляция и кондиционирование воздуха

Приложение 20.1

Коэффициенты к расценкам, учитывающие условия применения ТЕР части 20

	№№

п/п
	Условия применения
	Номер таблиц (ТЕР)
	Коэффициенты к нормам затрат труда и оплате труда рабочих-строителей

	1
	2
	3
	4

	3.1.
	Прокладка воздуховодов на высоте от пола, м:
	
	

	
	св. 3-х до 5-ти
	01­001, 01­002
	1,06

	
	св. 5-ти до 8-ми
	
	1,16

	
	св. 8-ми до 10-ти
	
	1,22

	
	св. 10-ти
	
	1,32

	3.2.
	Прокладка воздуховодов для АЭС на высоте от пола, м:
	01­003÷01­005
	

	
	св. 3-х до 5-ти
	
	1,08

	
	св. 5-ти до 8-ми
	
	1,2

	
	св. 8-ми до 10-ти
	
	1,28

	
	св. 10-ти
	
	1,4

	3.3.
	Прокладка воздуховодов класса Н и П из коррозионностойкой стали
	01­001 (01, 02, 04); 01­002 (01, 02, 04)
	1,097

	
	
	01­001 (3, 5, 9); 01­002 (3, 5, 9)
	1,106

	
	
	01­001 (6, 7, 10); 01­002 (6, 7, 10)
	1,115

	
	
	01­001 (8, 11, 12, 18);

01­002 (8, 11, 12, 18, 22, 23)
	1,111

	
	
	01­001 (13, 16, 19);

01­002 (13, 16, 19)
	1,12

	
	
	01­001 (14, 15); 01­002 (14, 15)
	1,129

	
	
	01­001 (17); 01­002 (17)
	1,103

	3.4.
	Установка агрегатов пылеулавливающих и скрубберов на высоте от пола, м:
	03­004, 05­002
	

	
	св. 1-го до 3-х
	
	1,02

	
	св. 3-х до 6-ти
	
	1,06

	
	св. 6-ти до 8-ми
	
	1,08

	
	св. 8-ми
	
	1,12

	3.5.
	Установка фильтров на высоте от пола в м:
	
	

	
	св. 1-го до 3-х
	05­001
	1,09

	
	св. 3-х до 6-ти
	
	1,23

	
	св. 6-ти до 8-ми
	
	1,33

	
	св. 8-ми
	
	1,45

	3.6.
	Установка циклонов на высоте от пола, м:
	
	

	
	св. 1-го до 3-х
	05­003
	1,09

	
	св. 3-х до 6-ти
	
	1,23


Приложение 20.2 
ТАБЛИЦА ЗАМЕНЫ РЕСУРСОВ

	Номера

расценок
	Ресурсы по ГЭСН
	Ресурсы по ТЕР

	
	код
	ед. изм.
	расход
	код
	ед. изм.
	расход

	20-02-002-01
	402-9050
	м3
	0,0003
	402-0004
	м3
	0,0003

	20-02-002-02
	402-9050
	м3
	0,0003
	402-0004
	м3
	0,0003

	20-02-002-03
	402-9050
	м3
	0,0003
	402-0004
	м3
	0,0003

	20-02-002-04
	402-9050
	м3
	0,0006
	402-0004
	м3
	0,0006

	20-02-002-05
	402-9050
	м3
	0,0006
	402-0004
	м3
	0,0006

	20-02-002-06
	402-9050
	м3
	0,00076
	402-0004
	м3
	0,00076

	20-02-002-07
	402-9050
	м3
	0,00076
	402-0004
	м3
	0,00076

	20-02-004-14
	509-9070
	м
	12
	509-0801
	м
	12

	
	301-9622
	шт.
	1
	301-2025
	шт.
	1

	20-02-004-15
	509-9070
	м
	9,3
	509-0801
	м
	9,3

	
	301-9622
	шт.
	2
	301-2025
	шт.
	2

	20-02-004-16
	509-9070
	м
	9,3
	509-0801
	м
	9,3

	
	301-9622
	шт.
	2
	301-2025
	шт.
	2

	20-02-004-17
	509-9070
	м
	9,3
	509-0801
	м
	9,3

	
	301-9622
	шт.
	2
	301-2025
	шт.
	2

	20-02-016-01
	101-9226
	т
	0,00002
	101-0116
	т
	0,00002

	20-02-016-02
	101-9226
	т
	0,00002
	101-0116
	т
	0,00002

	20-02-016-03
	101-9226
	т
	0,00002
	101-0116
	т
	0,00002

	20-02-016-04
	101-9226
	т
	0,00002
	101-0116
	т
	0,00002

	20-02-016-05
	101-9226
	т
	0,00002
	101-0116
	т
	0,00002

	20-02-016-06
	101-9226
	т
	0,00002
	101-0116
	т
	0,00002

	20-02-016-07
	101-9226
	т
	0,00002
	101-0116
	т
	0,00002

	20-02-016-08
	101-9226
	т
	0,00002
	101-0116
	т
	0,00002

	20-02-016-09
	101-9226
	т
	0,00002
	101-0116
	т
	0,00002

	20-02-019-01
	402-9050
	м3
	0,01
	402-0004
	м3
	0,01

	20-02-020-05
	101-9919
	т
	0,0012
	101-2040
	т
	0,0012

	20-02-020-06
	101-9919
	т
	0,0012
	101-2040
	т
	0,0012

	20-02-020-07
	101-9919
	т
	0,002
	101-2040
	т
	0,002

	20-02-020-08
	101-9919
	т
	0,002
	101-2040
	т
	0,002

	20-03-001-01
	101-9662
	т
	0,0014
	101-1929
	т
	0,0014

	20-03-001-02
	101-9662
	т
	0,0014
	101-1929
	т
	0,0014

	20-03-001-03
	101-9662
	т
	0,0021
	101-1929
	т
	0,0021

	20-03-001-04
	101-9662
	т
	0,0021
	101-1929
	т
	0,0021

	20-03-001-05
	101-9662
	т
	0,0032
	101-1929
	т
	0,0032

	20-03-001-06
	101-9662
	т
	0,004
	101-1929
	т
	0,004

	20-03-001-07
	101-9662
	т
	0,004
	101-1929
	т
	0,004

	20-03-001-08
	101-9662
	т
	0,0066
	101-1929
	т
	0,0066

	20-03-001-09
	101-9662
	т
	0,0066
	101-1929
	т
	0,0066

	20-03-001-10
	101-9662
	т
	0,027
	101-1929
	т
	0,027

	20-03-002-03
	101-9662
	т
	0,0094
	101-1929
	т
	0,0094

	20-03-002-04
	101-9662
	т
	0,0094
	101-1929
	т
	0,0094

	20-03-002-05
	101-9662
	т
	0,0094
	101-1929
	т
	0,0094

	20-03-002-06
	101-9662
	т
	0,0094
	101-1929
	т
	0,0094

	20-03-003-01
	101-9662
	т
	0,0028
	101-1929
	т
	0,0028

	20-03-003-02
	101-9662
	т
	0,0028
	101-1929
	т
	0,0028

	20-03-003-03
	101-9662
	т
	0,0053
	101-1929
	т
	0,0053

	20-03-003-04
	101-9662
	т
	0,0053
	101-1929
	т
	0,0053

	20-03-004-01
	101-9662
	т
	0,0017
	101-1929
	т
	0,0017

	20-04-001-03
	101-9662
	т
	0,0014
	101-1929
	т
	0,0014

	20-06-002-01
	101-9662
	т
	0,00096
	101-1929
	т
	0,00096

	
	101-9919
	т
	0,00018
	101-2040
	т
	0,00018

	
	402-9050
	м3
	0,009
	402-0004
	м3
	0,009

	20-06-002-02
	101-9662
	т
	0,00128
	101-1929
	т
	0,00128

	
	101-9919
	т
	0,001
	101-2040
	т
	0,001

	
	402-9050
	м3
	0,009
	402-0004
	м3
	0,009

	20-06-002-03
	101-9662
	т
	0,00576
	101-1929
	т
	0,00576

	
	101-9919
	т
	0,001
	101-2040
	т
	0,001

	
	402-9050
	м3
	0,009
	402-0004
	м3
	0,009

	20-06-002-04
	101-9662
	т
	0,00576
	101-1929
	т
	0,00576

	
	101-9919
	т
	0,00254
	101-2040
	т
	0,00254

	
	402-9050
	м3
	0,013
	402-0004
	м3
	0,013

	20-06-002-05
	101-9662
	т
	0,00864
	101-1929
	т
	0,00864

	
	101-9919
	т
	0,00254
	101-2040
	т
	0,00254

	
	402-9050
	м3
	0,013
	402-0004
	м3
	0,013

	20-06-002-06
	101-9662
	т
	0,00864
	101-1929
	т
	0,00864

	
	101-9919
	т
	0,00254
	101-2040
	т
	0,00254

	
	402-9050
	м3
	0,013
	402-0004
	м3
	0,013

	20-06-002-07
	101-9662
	т
	0,00864
	101-1929
	т
	0,00864

	
	101-9919
	т
	0,0032
	101-2040
	т
	0,0032

	
	402-9050
	м3
	0,013
	402-0004
	м3
	0,013

	20-06-002-08
	101-9662
	т
	0,00864
	101-1929
	т
	0,00864

	
	101-9919
	т
	0,0032
	101-2040
	т
	0,0032

	
	402-9050
	м3
	0,017
	402-0004
	м3
	0,017

	20-06-002-09
	101-9662
	т
	0,00096
	101-1929
	т
	0,00096

	
	101-9919
	т
	0,001
	101-2040
	т
	0,001

	
	402-9050
	м3
	0,009
	402-0004
	м3
	0,009

	20-06-002-10
	101-9662
	т
	0,00128
	101-1929
	т
	0,00128

	
	101-9919
	т
	0,00134
	101-2040
	т
	0,00134

	
	402-9050
	м3
	0,009
	402-0004
	м3
	0,009

	20-06-002-11
	101-9662
	т
	0,00576
	101-1929
	т
	0,00576

	
	101-9919
	т
	0,00152
	101-2040
	т
	0,00152

	
	402-9050
	м3
	0,009
	402-0004
	м3
	0,009

	20-06-002-12
	101-9662
	т
	0,00576
	101-1929
	т
	0,00576

	
	101-9919
	т
	0,00186
	101-2040
	т
	0,00186

	
	402-9050
	м3
	0,013
	402-0004
	м3
	0,013

	20-06-002-13
	101-9662
	т
	0,0864
	101-1929
	т
	0,0864

	
	101-9919
	т
	0,00312
	101-2040
	т
	0,00312

	
	402-9050
	м3
	0,013
	402-0004
	м3
	0,013

	20-06-002-14
	101-9662
	т
	0,0864
	101-1929
	т
	0,0864

	
	101-9919
	т
	0,00312
	101-2040
	т
	0,00312

	
	402-9050
	м3
	0,013
	402-0004
	м3
	0,013

	20-06-002-15
	101-9662
	т
	0,0864
	101-1929
	т
	0,0864

	
	101-9919
	т
	0,00397
	101-2040
	т
	0,00397

	
	402-9050
	м3
	0,013
	402-0004
	м3
	0,013

	20-06-002-16
	101-9662
	т
	0,0864
	101-1929
	т
	0,0864

	
	101-9919
	т
	0,00397
	101-2040
	т
	0,00397

	
	402-9050
	м3
	0,017
	402-0004
	м3
	0,017

	20-06-003-01
	101-9662
	т
	0,0128
	101-1929
	т
	0,0128

	
	402-9050
	м3
	0,09
	402-0004
	м3
	0,09

	20-06-003-02
	101-9662
	т
	0,0128
	101-1929
	т
	0,0128

	
	402-9050
	м3
	0,09
	402-0004
	м3
	0,09

	20-06-003-03
	101-9662
	т
	0,0576
	101-1929
	т
	0,0576

	
	402-9050
	м3
	0,09
	402-0004
	м3
	0,09

	20-06-003-04
	101-9662
	т
	0,0576
	101-1929
	т
	0,0576

	
	402-9050
	м3
	0,13
	402-0004
	м3
	0,13

	20-06-003-05
	101-9662
	т
	0,0864
	101-1929
	т
	0,0864

	
	402-9050
	м3
	0,13
	402-0004
	м3
	0,13

	20-06-003-06
	101-9662
	т
	0,0864
	101-1929
	т
	0,0864

	
	402-9050
	м3
	0,13
	402-0004
	м3
	0,13

	20-06-003-07
	101-9662
	т
	0,0864
	101-1929
	т
	0,0864

	
	402-9050
	м3
	0,13
	402-0004
	м3
	0,13

	20-06-003-08
	101-9662
	т
	0,0864
	101-1929
	т
	0,0864

	
	402-9050
	м3
	0,17
	402-0004
	м3
	0,17

	20-06-003-09
	101-9662
	т
	0,115
	101-1929
	т
	0,115

	
	402-9050
	м3
	0,17
	402-0004
	м3
	0,17

	20-06-003-10
	101-9662
	т
	0,115
	101-1929
	т
	0,115

	
	402-9050
	м3
	0,17
	402-0004
	м3
	0,17

	20-06-004-01
	101-9251
	л
	73
	101-1857
	л
	73

	
	101-9662
	т
	0,00128
	101-1929
	т
	0,00128

	
	402-9050
	м3
	0,009
	402-0004
	м3
	0,009

	20-06-004-02
	101-9251
	л
	134
	101-1857
	л
	134

	
	101-9662
	т
	0,00128
	101-1929
	т
	0,00128

	
	402-9050
	м3
	0,009
	402-0004
	м3
	0,009

	20-06-004-03
	101-9251
	л
	290
	101-1857
	л
	290

	
	101-9662
	т
	0,00576
	101-1929
	т
	0,00576

	
	402-9050
	м3
	0,009
	402-0004
	м3
	0,009

	20-06-004-04
	101-9251
	л
	290
	101-1857
	л
	290

	
	101-9662
	т
	0,00576
	101-1929
	т
	0,00576

	
	402-9050
	м3
	0,013
	402-0004
	м3
	0,013

	20-06-004-05
	101-9251
	л
	585
	101-1857
	л
	585

	
	101-9662
	т
	0,00864
	101-1929
	т
	0,00864

	
	402-9050
	м3
	0,013
	402-0004
	м3
	0,013

	20-06-004-06
	101-9251
	л
	585
	101-1857
	л
	585

	
	101-9662
	т
	0,00864
	101-1929
	т
	0,00864

	
	402-9050
	м3
	0,013
	402-0004
	м3
	0,013

	20-06-004-07
	101-9251
	л
	585
	101-1857
	л
	585

	
	101-9662
	т
	0,00864
	101-1929
	т
	0,00864

	
	402-9050
	м3
	0,013
	402-0004
	м3
	0,013

	20-06-004-08
	101-9251
	л
	585
	101-1857
	л
	585

	
	101-9662
	т
	0,00864
	101-1929
	т
	0,00864

	
	402-9050
	м3
	0,017
	402-0004
	м3
	0,017

	20-06-004-09
	101-9251
	л
	850
	101-1857
	л
	850

	
	101-9662
	т
	0,0115
	101-1929
	т
	0,0115

	
	402-9050
	м3
	0,017
	402-0004
	м3
	0,017

	20-06-004-10
	101-9251
	л
	850
	101-1857
	л
	850

	
	101-9662
	т
	0,0115
	101-1929
	т
	0,0115

	
	402-9050
	м3
	0,017
	402-0004
	м3
	0,017

	20-06-005-01
	101-9662
	т
	0,00128
	101-1929
	т
	0,00128

	
	402-9050
	м3
	0,009
	402-0004
	м3
	0,009

	20-06-005-02
	101-9662
	т
	0,00128
	101-1929
	т
	0,00128

	
	402-9050
	м3
	0,009
	402-0004
	м3
	0,009

	20-06-005-03
	101-9662
	т
	0,00576
	101-1929
	т
	0,00576

	
	402-9050
	м3
	0,009
	402-0004
	м3
	0,009

	20-06-005-04
	101-9662
	т
	0,00576
	101-1929
	т
	0,00576

	
	402-9050
	м3
	0,013
	402-0004
	м3
	0,013

	20-06-005-05
	101-9662
	т
	0,00864
	101-1929
	т
	0,00864

	
	402-9050
	м3
	0,013
	402-0004
	м3
	0,013

	20-06-005-06
	101-9662
	т
	0,00864
	101-1929
	т
	0,00864

	
	402-9050
	м3
	0,013
	402-0004
	м3
	0,013

	20-06-005-07
	101-9662
	т
	0,00864
	101-1929
	т
	0,00864

	
	402-9050
	м3
	0,013
	402-0004
	м3
	0,013

	20-06-005-08
	101-9662
	т
	0,00864
	101-1929
	т
	0,00864

	
	402-9050
	м3
	0,017
	402-0004
	м3
	0,017

	20-06-005-09
	101-9662
	т
	0,0115
	101-1929
	т
	0,0115

	
	402-9050
	м3
	0,017
	402-0004
	м3
	0,017

	20-06-005-10
	101-9662
	т
	0,0115
	101-1929
	т
	0,0115

	
	402-9050
	м3
	0,017
	402-0004
	м3
	0,017

	20-06-006-01
	101-9662
	т
	0,00308
	101-1929
	т
	0,00308

	
	402-9050
	м3
	0,0077
	402-0004
	м3
	0,0077

	20-06-006-02
	101-9662
	т
	0,00308
	101-1929
	т
	0,00308

	
	402-9050
	м3
	0,0077
	402-0004
	м3
	0,0077

	20-06-006-03
	101-9662
	т
	0,00308
	101-1929
	т
	0,00308

	
	402-9050
	м3
	0,0077
	402-0004
	м3
	0,0077

	20-06-006-04
	101-9662
	т
	0,00308
	101-1929
	т
	0,00308

	
	402-9050
	м3
	0,0077
	402-0004
	м3
	0,0077

	20-06-006-05
	101-9662
	т
	0,00462
	101-1929
	т
	0,00462

	
	402-9050
	м3
	0,0116
	402-0004
	м3
	0,0116

	20-06-006-06
	101-9662
	т
	0,00462
	101-1929
	т
	0,00462

	
	402-9050
	м3
	0,0116
	402-0004
	м3
	0,0116

	20-06-006-07
	101-9662
	т
	0,00231
	101-1929
	т
	0,00231

	
	402-9050
	м3
	0,0058
	402-0004
	м3
	0,0058

	20-06-006-08
	101-9662
	т
	0,00231
	101-1929
	т
	0,00231

	
	402-9050
	м3
	0,0058
	402-0004
	м3
	0,0058

	20-06-006-09
	101-9662
	т
	0,00231
	101-1929
	т
	0,00231

	
	402-9050
	м3
	0,0058
	402-0004
	м3
	0,0058

	20-06-006-10
	101-9662
	т
	0,00231
	101-1929
	т
	0,00231

	
	402-9050
	м3
	0,0058
	402-0004
	м3
	0,0058

	20-06-007-01
	101-9662
	т
	0,00308
	101-1929
	т
	0,00308

	
	402-9050
	м3
	0,0077
	402-0004
	м3
	0,0077

	20-06-007-02
	101-9662
	т
	0,00308
	101-1929
	т
	0,00308

	
	402-9050
	м3
	0,0077
	402-0004
	м3
	0,0077

	20-06-007-03
	101-9662
	т
	0,00308
	101-1929
	т
	0,00308

	
	402-9050
	м3
	0,0077
	402-0004
	м3
	0,0077

	20-06-007-04
	101-9662
	т
	0,00308
	101-1929
	т
	0,00308

	
	402-9050
	м3
	0,0077
	402-0004
	м3
	0,0077

	20-06-007-05
	101-9662
	т
	0,00462
	101-1929
	т
	0,00462

	
	402-9050
	м3
	0,0116
	402-0004
	м3
	0,0116

	20-06-007-06
	101-9662
	т
	0,00462
	101-1929
	т
	0,00462

	
	402-9050
	м3
	0,0116
	402-0004
	м3
	0,0116

	20-06-007-07
	101-9662
	т
	0,00231
	101-1929
	т
	0,00231

	
	402-9050
	м3
	0,0058
	402-0004
	м3
	0,0058

	20-06-007-08
	101-9662
	т
	0,00231
	101-1929
	т
	0,00231

	
	402-9050
	м3
	0,0058
	402-0004
	м3
	0,0058

	20-06-007-09
	101-9662
	т
	0,00231
	101-1929
	т
	0,00231

	
	402-9050
	м3
	0,0058
	402-0004
	м3
	0,0058

	20-06-007-10
	101-9662
	т
	0,00231
	101-1929
	т
	0,00231

	
	402-9050
	м3
	0,0058
	402-0004
	м3
	0,0058

	20-06-008-01
	101-9662
	т
	0,00308
	101-1929
	т
	0,00308

	
	402-9050
	м3
	0,01698
	402-0004
	м3
	0,01698

	20-06-008-02
	101-9662
	т
	0,00308
	101-1929
	т
	0,00308

	
	402-9050
	м3
	0,01698
	402-0004
	м3
	0,01698

	20-06-008-03
	101-9662
	т
	0,00462
	101-1929
	т
	0,00462

	
	402-9050
	м3
	0,02546
	402-0004
	м3
	0,02546

	20-06-008-04
	101-9662
	т
	0,00462
	101-1929
	т
	0,00462

	
	402-9050
	м3
	0,02546
	402-0004
	м3
	0,02546

	20-06-009-01
	101-9662
	т
	0,00308
	101-1929
	т
	0,00308

	
	402-9050
	м3
	0,01698
	402-0004
	м3
	0,01698

	20-06-009-02
	101-9662
	т
	0,00308
	101-1929
	т
	0,00308

	
	402-9050
	м3
	0,01698
	402-0004
	м3
	0,01698

	20-06-009-03
	101-9662
	т
	0,00462
	101-1929
	т
	0,00462

	
	402-9050
	м3
	0,02546
	402-0004
	м3
	0,02546

	20-06-009-04
	101-9662
	т
	0,00462
	101-1929
	т
	0,00462

	
	402-9050
	м3
	0,02546
	402-0004
	м3
	0,02546

	20-06-010-01
	101-9662
	т
	0,00154
	101-1929
	т
	0,00154

	
	402-9050
	м3
	0,008
	402-0004
	м3
	0,008

	20-06-010-02
	101-9662
	т
	0,00154
	101-1929
	т
	0,00154

	
	402-9050
	м3
	0,008
	402-0004
	м3
	0,008

	20-06-010-03
	101-9662
	т
	0,00154
	101-1929
	т
	0,00154

	
	402-9050
	м3
	0,008
	402-0004
	м3
	0,008

	20-06-010-04
	101-9662
	т
	0,00154
	101-1929
	т
	0,00154

	
	402-9050
	м3
	0,008
	402-0004
	м3
	0,008

	20-06-010-05
	101-9662
	т
	0,00231
	101-1929
	т
	0,00231

	
	402-9050
	м3
	0,012
	402-0004
	м3
	0,012

	20-06-010-06
	101-9662
	т
	0,00231
	101-1929
	т
	0,00231

	
	402-9050
	м3
	0,012
	402-0004
	м3
	0,012

	20-06-010-07
	101-9662
	т
	0,00231
	101-1929
	т
	0,00231

	
	402-9050
	м3
	0,012
	402-0004
	м3
	0,012

	20-06-010-08
	101-9662
	т
	0,00231
	101-1929
	т
	0,00231

	
	402-9050
	м3
	0,012
	402-0004
	м3
	0,012

	20-06-010-09
	101-9662
	т
	0,00308
	101-1929
	т
	0,00308

	
	402-9050
	м3
	0,016
	402-0004
	м3
	0,016

	20-06-010-10
	101-9662
	т
	0,00308
	101-1929
	т
	0,00308

	
	402-9050
	м3
	0,016
	402-0004
	м3
	0,016

	20-06-011-01
	101-9662
	т
	0,00154
	101-1929
	т
	0,00154

	
	402-9050
	м3
	0,008
	402-0004
	м3
	0,008

	20-06-011-02
	101-9662
	т
	0,00154
	101-1929
	т
	0,00154

	
	402-9050
	м3
	0,008
	402-0004
	м3
	0,008

	20-06-011-03
	101-9662
	т
	0,00154
	101-1929
	т
	0,00154

	
	402-9050
	м3
	0,008
	402-0004
	м3
	0,008

	20-06-011-04
	101-9662
	т
	0,00231
	101-1929
	т
	0,00231

	
	402-9050
	м3
	0,012
	402-0004
	м3
	0,012

	20-06-011-05
	101-9662
	т
	0,0027
	101-1929
	т
	0,0027

	
	402-9050
	м3
	0,012
	402-0004
	м3
	0,012

	20-06-011-06
	101-9662
	т
	0,0027
	101-1929
	т
	0,0027

	
	402-9050
	м3
	0,016
	402-0004
	м3
	0,016

	20-06-011-07
	101-9662
	т
	0,00154
	101-1929
	т
	0,00154

	
	402-9050
	м3
	0,008
	402-0004
	м3
	0,008

	20-06-011-08
	101-9662
	т
	0,00231
	101-1929
	т
	0,00231

	
	402-9050
	м3
	0,012
	402-0004
	м3
	0,012

	20-06-011-09
	101-9662
	т
	0,0027
	101-1929
	т
	0,0027

	
	402-9050
	м3
	0,012
	402-0004
	м3
	0,012

	20-06-011-10
	101-9662
	т
	0,0027
	101-1929
	т
	0,0027

	
	402-9050
	м3
	0,016
	402-0004
	м3
	0,016

	20-06-015-01
	101-9662
	т
	0,0062
	101-1929
	т
	0,0062

	20-06-015-02
	101-9662
	т
	0,0062
	101-1929
	т
	0,0062

	20-06-015-03
	101-9662
	т
	0,0062
	101-1929
	т
	0,0062

	20-06-015-04
	101-9662
	т
	0,0174
	101-1929
	т
	0,0174

	20-06-015-05
	101-9662
	т
	0,024
	101-1929
	т
	0,024

	20-06-015-06
	101-9662
	т
	0,0122
	101-1929
	т
	0,0122

	20-06-015-07
	101-9662
	т
	0,0122
	101-1929
	т
	0,0122

	20-06-015-08
	101-9662
	т
	0,0191
	101-1929
	т
	0,0191

	20-06-016-01
	101-9662
	т
	0,0017
	101-1929
	т
	0,0017

	20-06-016-02
	101-9662
	т
	0,0017
	101-1929
	т
	0,0017

	20-06-016-03
	101-9662
	т
	0,0017
	101-1929
	т
	0,0017

	20-06-016-04
	101-9662
	т
	0,0017
	101-1929
	т
	0,0017

	20-06-016-05
	101-9662
	т
	0,0026
	101-1929
	т
	0,0026

	20-06-016-06
	101-9662
	т
	0,0026
	101-1929
	т
	0,0026

	20-06-016-07
	101-9662
	т
	0,0026
	101-1929
	т
	0,0026

	20-06-016-08
	101-9662
	т
	0,015
	101-1929
	т
	0,015

	20-06-016-09
	101-9662
	т
	0,015
	101-1929
	т
	0,015

	20-06-017-01
	101-9662
	т
	0,005
	101-1929
	т
	0,005

	20-06-017-02
	101-9662
	т
	0,005
	101-1929
	т
	0,005

	20-06-017-03
	101-9662
	т
	0,005
	101-1929
	т
	0,005

	20-06-017-04
	101-9662
	т
	0,005
	101-1929
	т
	0,005

	20-06-017-05
	101-9662
	т
	0,005
	101-1929
	т
	0,005

	20-06-017-06
	101-9662
	т
	0,005
	101-1929
	т
	0,005

	20-06-017-07
	101-9662
	т
	0,006
	101-1929
	т
	0,006

	20-06-017-08
	101-9662
	т
	0,006
	101-1929
	т
	0,006


Временные сборно-разборные здания и сооружения

Приложение 21.1

Число оборотов повторно применяемых материалов с учетом потерь при разборке

	Наименование элементов верхнего строения подкрановых путей для башенных кранов
	Число оборотов повторно применяемых материалов с учетом потерь при разборке

	1. Инвентарные звенья на деревянных полушпалах с рельсами типа Р43, Р50, Р65
	14,3

	2. Крепежные изделия (болты, шайбы, накладки, стяжки, прижимы, планки)
	8,3

	3. Деревянные полушпалы (для подкрановых путей из отдельных элементов)
	5,4

	4. Рельсы типа Р43, Р50, Р65 (для подкрановых путей из отдельных элементов)
	33

	5. Подкладки для изостыков
	8,3

	6. Прокладки под подошвы рельсов
	8,3


Приложение 21.2

Коэффициенты к сметным расценкам, учитывающие условия применения ТЕР части 21

	Условия применения
	Номера таблиц (ТЕР)
	Коэффициенты

	
	
	к нормам затрат труда и оплате труда рабочих-строителей
	к стоимости эксплуатации машин

	1
	2
	3
	4

	3.1. Разборка зданий
	01-001 ÷ 01-004,

02-002
	0,25
	0,25

	3.2. Разборка зданий
	01-005
	0,25
	0,15

	3.3. Разборка зданий
	02-001
	0,2
	0,5

	3.4. Разборка санитарнотехнических устройств
	01-006 ÷ 01-015
	0,5
	0,5

	3.5. Разборка электротехнических устройств
	01-016 ÷ 01-018
	0,25
	0,25


Приложение 21.3 
ТАБЛИЦА ЗАМЕНЫ РЕСУРСОВ

	Номера

расценок
	Ресурсы по ГЭСН
	Ресурсы по ТЕР

	
	код
	ед. изм.
	расход
	код
	ед. изм.
	расход

	21-01-001-01
	101-9121
	м2
	28,62
	101-1746
	м2
	28,62

	
	101-9883
	м2
	2,8
	101-1250
	м2
	2,8

	21-01-001-02
	101-9121
	м2
	33,6
	101-1746
	м2
	33,6

	
	101-9883
	м2
	2,8
	101-1250
	м2
	2,8

	21-01-001-03
	101-9121
	м2
	59
	101-1746
	м2
	59

	
	101-9883
	м2
	2,8
	101-1250
	м2
	2,8

	21-01-001-04
	101-9121
	м2
	62,6
	101-1746
	м2
	62,6

	
	101-9883
	м2
	4,2
	101-1250
	м2
	4,2

	21-01-002-01
	101-9121
	м2
	56,5
	101-1746
	м2
	56,5

	
	101-9883
	м2
	2,4
	101-1250
	м2
	2,4

	
	406-9003
	м3
	3,07
	406-0018
	м3
	3,07

	
	408-9080
	м3
	0,69
	408-0014
	м3
	0,69

	21-01-002-02
	101-9121
	м2
	42,9
	101-1746
	м2
	42,9

	
	101-9883
	м2
	2,2
	101-1250
	м2
	2,2

	
	406-9003
	м3
	3,84
	406-0018
	м3
	3,84

	
	408-9080
	м3
	0,83
	408-0014
	м3
	0,83

	21-01-002-03
	101-9121
	м2
	59,1
	101-1746
	м2
	59,1

	
	101-9883
	м2
	7,7
	101-1250
	м2
	7,7

	
	406-9003
	м3
	4,48
	406-0018
	м3
	4,48

	
	408-9080
	м3
	1
	408-0014
	м3
	1

	21-01-002-04
	101-9121
	м2
	29,4
	101-1746
	м2
	29,4

	
	101-9883
	м2
	1,26
	101-1250
	м2
	1,26

	
	406-9003
	м3
	1,54
	406-0018
	м3
	1,54

	
	408-9080
	м3
	0,32
	408-0014
	м3
	0,32

	21-01-003-01
	101-9121
	м2
	43,4
	101-1746
	м2
	43,4

	
	101-9883
	м2
	2,2
	101-1250
	м2
	2,2

	
	406-9003
	м3
	4,86
	406-0018
	м3
	4,86

	
	408-9080
	м3
	1,04
	408-0014
	м3
	1,04

	21-01-003-02
	101-9121
	м2
	43,3
	101-1746
	м2
	43,3

	
	101-9883
	м2
	5,02
	101-1250
	м2
	5,02

	
	406-9003
	м3
	5,5
	406-0018
	м3
	5,5

	
	408-9080
	м3
	3,03
	408-0014
	м3
	3,03

	21-01-004-01
	101-9121
	м2
	63,5
	101-1746
	м2
	63,5

	
	101-9883
	м2
	4,24
	101-1250
	м2
	4,24

	
	406-9003
	м3
	4,89
	406-0018
	м3
	4,89

	
	408-9080
	м3
	1,04
	408-0014
	м3
	1,04

	21-01-004-02
	101-9121
	м2
	42,7
	101-1746
	м2
	42,7

	
	101-9883
	м2
	4,2
	101-1250
	м2
	4,2

	
	406-9003
	м3
	2,68
	406-0018
	м3
	2,68

	
	408-9080
	м3
	2,49
	408-0014
	м3
	2,49

	21-01-005-01
	101-9121
	м2
	43,7
	101-1746
	м2
	43,7

	
	101-9883
	м2
	9,42
	101-1250
	м2
	9,42

	
	406-9003
	м3
	8,68
	406-0018
	м3
	8,68

	
	408-9080
	м3
	1,84
	408-0014
	м3
	1,84

	21-01-005-02
	101-9121
	м2
	43,72
	101-1746
	м2
	43,72

	
	101-9883
	м2
	9,42
	101-1250
	м2
	9,42

	
	406-9003
	м3
	8,68
	406-0018
	м3
	8,68

	
	408-9080
	м3
	3,67
	408-0014
	м3
	3,67

	21-01-011-01
	101-9121
	м2
	7,92
	101-1746
	м2
	7,92

	
	101-9883
	м2
	2,83
	101-1250
	м2
	2,83

	
	406-9003
	м3
	1,15
	406-0018
	м3
	1,15

	
	408-9080
	м3
	0,24
	408-0014
	м3
	0,24

	21-01-011-02
	101-9121
	м2
	9,46
	101-1746
	м2
	9,46

	
	101-9883
	м2
	3,14
	101-1250
	м2
	3,14

	
	406-9003
	м3
	1,92
	406-0018
	м3
	1,92

	
	408-9080
	м3
	0,41
	408-0014
	м3
	0,41

	21-01-011-03
	101-9121
	м2
	17,16
	101-1746
	м2
	17,16

	
	101-9883
	м2
	2,83
	101-1250
	м2
	2,83

	
	406-9003
	м3
	3,83
	406-0018
	м3
	3,83

	
	408-9080
	м3
	0,83
	408-0014
	м3
	0,83

	21-01-011-04
	101-9121
	м2
	20,46
	101-1746
	м2
	20,46

	
	101-9883
	м2
	4,24
	101-1250
	м2
	4,24

	
	406-9003
	м3
	4,86
	406-0018
	м3
	4,86

	
	408-9080
	м3
	1,04
	408-0014
	м3
	1,04

	21-01-012-01
	101-9121
	м2
	14,52
	101-1746
	м2
	14,52

	
	101-9883
	м2
	2,36
	101-1250
	м2
	2,36

	
	406-9003
	м3
	3,07
	406-0018
	м3
	3,07

	
	408-9080
	м3
	0,69
	408-0014
	м3
	0,69

	21-01-012-02
	101-9121
	м2
	1,02
	101-1746
	м2
	1,02

	
	101-9883
	м2
	2,2
	101-1250
	м2
	2,2

	
	406-9003
	м3
	3,97
	406-0018
	м3
	3,97

	
	408-9080
	м3
	0,83
	408-0014
	м3
	0,83

	21-01-012-03
	101-9121
	м2
	17,16
	101-1746
	м2
	17,16

	
	101-9883
	м2
	7,69
	101-1250
	м2
	7,69

	
	406-9003
	м3
	4,47
	406-0018
	м3
	4,47

	
	408-9080
	м3
	0,99
	408-0014
	м3
	0,99

	21-01-012-04
	101-9121
	м2
	0,73
	101-1746
	м2
	0,73

	
	101-9883
	м2
	1,26
	101-1250
	м2
	1,26

	
	406-9003
	м3
	1,59
	406-0018
	м3
	1,59

	
	408-9080
	м3
	0,32
	408-0014
	м3
	0,32

	21-01-013-01
	101-9121
	м2
	1,31
	101-1746
	м2
	1,31

	
	101-9883
	м2
	2,2
	101-1250
	м2
	2,2

	
	406-9003
	м3
	4,86
	406-0018
	м3
	4,86

	
	408-9080
	м3
	1,04
	408-0014
	м3
	1,04

	21-01-013-02
	101-9121
	м2
	1,31
	101-1746
	м2
	1,31

	
	101-9883
	м2
	5,02
	101-1250
	м2
	5,02

	
	406-9003
	м3
	5,69
	406-0018
	м3
	5,69

	
	408-9080
	м3
	3,03
	408-0014
	м3
	3,03

	21-01-014-01
	101-9121
	м2
	17,16
	101-1746
	м2
	17,16

	
	101-9883
	м2
	4,24
	101-1250
	м2
	4,24

	
	406-9003
	м3
	4,86
	406-0018
	м3
	4,86

	
	408-9080
	м3
	1,04
	408-0014
	м3
	1,04

	21-01-014-02
	101-9121
	м2
	1,02
	101-1746
	м2
	1,02

	
	101-9883
	м2
	4,24
	101-1250
	м2
	4,24

	
	406-9003
	м3
	2,78
	406-0018
	м3
	2,78

	
	408-9080
	м3
	2,49
	408-0014
	м3
	2,49

	21-01-015-01
	101-9883
	м2
	9,42
	101-1250
	м2
	9,42

	
	406-9003
	м3
	9
	406-0018
	м3
	9

	
	408-9080
	м3
	1,84
	408-0014
	м3
	1,84

	21-01-015-02
	101-9883
	м2
	4,24
	101-1250
	м2
	4,24

	
	406-9003
	м3
	2,78
	406-0018
	м3
	2,78

	
	408-9080
	м3
	2,48
	408-0014
	м3
	2,48

	21-01-021-01
	408-9080
	м3
	0,0001
	408-0014
	м3
	0,0001

	21-01-022-01
	408-9080
	м3
	0,0002
	408-0014
	м3
	0,0002

	21-02-009-01
	101-9765
	кг
	0,44
	101-3483
	кг
	0,44

	21-02-009-02
	101-9765
	кг
	0,7
	101-3483
	кг
	0,7

	21-02-009-03
	101-9765
	кг
	0,9
	101-3483
	кг
	0,9

	21-02-009-04
	101-9765
	кг
	0,76
	101-3483
	кг
	0,76

	21-02-009-05
	101-9765
	кг
	0,68
	101-3483
	кг
	0,68

	21-02-009-06
	101-9765
	кг
	0,5
	101-3483
	кг
	0,5

	21-02-009-07
	101-9765
	кг
	0,82
	101-3483
	кг
	0,82

	21-02-009-08
	101-9765
	кг
	0,22
	101-3483
	кг
	0,22

	21-02-010-01
	101-9765
	кг
	0,76
	101-3483
	кг
	0,76

	21-02-010-02
	101-9765
	кг
	0,94
	101-3483
	кг
	0,94

	21-02-010-03
	101-9765
	кг
	0,62
	101-3483
	кг
	0,62

	21-02-010-04
	101-9765
	кг
	0,82
	101-3483
	кг
	0,82

	21-02-010-05
	101-9765
	кг
	0,16
	101-3483
	кг
	0,16

	21-03-001-01
	201-9014
	т
	0,2415
	201-0774
	т
	0,2415

	21-03-001-02
	201-9014
	т
	0,2415
	201-0774
	т
	0,2415

	21-03-001-03
	201-9014
	т
	0,2673
	201-0774
	т
	0,2673

	21-03-001-04
	201-9014
	т
	0,2673
	201-0774
	т
	0,2673

	21-03-001-05
	201-9014
	т
	0,306
	201-0774
	т
	0,306

	21-03-001-06
	201-9014
	т
	0,306
	201-0774
	т
	0,306

	21-03-001-07
	201-9014
	т
	0,2475
	201-0774
	т
	0,2475

	21-03-001-08
	201-9014
	т
	0,2475
	201-0774
	т
	0,2475

	21-03-001-09
	201-9014
	т
	0,2733
	201-0774
	т
	0,2733

	21-03-001-10
	201-9014
	т
	0,2733
	201-0774
	т
	0,2733

	21-03-001-11
	201-9014
	т
	0,312
	201-0774
	т
	0,312

	21-03-001-12
	201-9014
	т
	0,312
	201-0774
	т
	0,312

	21-03-001-13
	201-9014
	т
	0,2733
	201-0774
	т
	0,2733

	21-03-001-14
	201-9014
	т
	0,2733
	201-0774
	т
	0,2733

	21-03-002-01
	105-0210
	м
	25
	105-0126
	м
	25

	
	105-5011
	шт.
	50
	105-0127
	шт.
	50

	
	201-9014
	т
	0,2415
	201-0774
	т
	0,2415

	21-03-002-02
	105-0210
	м
	25
	105-0126
	м
	25

	
	105-5011
	шт.
	50
	105-0127
	шт.
	50

	
	201-9014
	т
	0,2415
	201-0774
	т
	0,2415

	21-03-002-03
	105-0210
	м
	25
	105-0126
	м
	25

	
	105-5011
	шт.
	50
	105-0127
	шт.
	50

	
	201-9014
	т
	0,2673
	201-0774
	т
	0,2673

	21-03-002-04
	105-0210
	м
	25
	105-0126
	м
	25

	
	105-5011
	шт.
	50
	105-0127
	шт.
	50

	
	201-9014
	т
	0,2673
	201-0774
	т
	0,2673

	21-03-002-05
	105-0210
	м
	25
	105-0126
	м
	25

	
	105-5011
	шт.
	50
	105-0127
	шт.
	50

	
	201-9014
	т
	0,306
	201-0774
	т
	0,306

	21-03-002-06
	105-0210
	м
	25
	105-0126
	м
	25

	
	105-5011
	шт.
	50
	105-0127
	шт.
	50

	
	201-9014
	т
	0,306
	201-0774
	т
	0,306

	21-03-002-07
	105-0054
	м
	25
	105-0125
	м
	25

	
	105-5011
	шт.
	50
	105-0127
	шт.
	50

	
	201-9014
	т
	0,2475
	201-0774
	т
	0,2475

	21-03-002-08
	105-0054
	м
	25
	105-0125
	м
	25

	
	105-5011
	шт.
	50
	105-0127
	шт.
	50

	
	201-9014
	т
	0,2475
	201-0774
	т
	0,2475

	21-03-002-09
	105-0054
	м
	25
	105-0125
	м
	25

	
	105-5011
	шт.
	50
	105-0127
	шт.
	50

	
	201-9014
	т
	0,2733
	201-0774
	т
	0,2733

	21-03-002-10
	105-0054
	м
	25
	105-0125
	м
	25

	
	105-5011
	шт.
	50
	105-0127
	шт.
	50

	
	201-9014
	т
	0,2733
	201-0774
	т
	0,2733

	21-03-002-11
	105-0054
	м
	25
	105-0125
	м
	25

	
	105-5011
	шт.
	50
	105-0127
	шт.
	50

	
	201-9014
	т
	0,312
	201-0774
	т
	0,312

	21-03-002-12
	105-0054
	м
	25
	105-0125
	м
	25

	
	105-5011
	шт.
	50
	105-0127
	шт.
	50

	
	201-9014
	т
	0,312
	201-0774
	т
	0,312

	21-03-002-13
	105-0052
	м
	25
	105-0124
	м
	25

	
	105-5011
	шт.
	50
	105-0127
	шт.
	50

	
	201-9014
	т
	0,2733
	201-0774
	т
	0,2733

	21-03-002-14
	105-0052
	м
	25
	105-0124
	м
	25

	
	105-5011
	шт.
	50
	105-0127
	шт.
	50

	
	201-9014
	т
	0,2733
	201-0774
	т
	0,2733


Водопровод – наружные сети

Приложение 22.1

Коэффициенты к сметным расценкам, учитывающие условия применения ТЕР части 22

	Условия применения
	Номер таблиц (ТЕР)
	Коэффициенты

	
	
	к нормам затрат труда и оплате труда рабочих-строителей
	к стоимости эксплуатации машин
	к стоимости материалов

	1
	2
	3
	4
	5

	3.1. Трубопроводы на высоте более 5 м
	01-001, 01-002,

01-006, 01-007,

01-011
	1,1
	1
	1

	3.2. Продавливание стальных труб с разработкой грунта вручную в грунтах:
	
	
	
	

	1 группы
	05-001
	0,85
	0,84
	1

	3 группы
	05-001
	1,26
	1,27
	1

	3.3. Продавливание стальных труб без разработки грунта (прокол) в грунтах:
	
	
	
	

	1 группы
	05-002
	0,86
	0,85
	1

	3 группы
	05-002
	1,18
	1,19
	1


Приложение 22.2 
ТАБЛИЦА ЗАМЕНЫ РЕСУРСОВ

	Номера

расценок
	Ресурсы по ГЭСН
	Ресурсы по ТЕР

	
	код
	ед. изм.
	расход
	код
	ед. изм.
	расход

	22-01-001-01
	101-9005
	м
	1008
	101-2055
	м
	1008

	22-01-001-02
	101-9005
	м
	1008
	101-2056
	м
	1008

	22-01-001-03
	101-9005
	м
	1008
	101-2058
	м
	1008

	22-01-001-04
	101-9005
	м
	1008
	101-2059
	м
	1008

	22-01-001-05
	101-9005
	м
	1008
	101-2061
	м
	1008

	22-01-001-06
	101-9005
	м
	1008
	101-2062
	м
	1008

	22-01-001-07
	101-9005
	м
	1008
	101-2092
	м
	1008

	22-01-001-08
	101-9005
	м
	1008
	101-2093
	м
	1008

	22-01-002-01
	101-9005
	м
	1008
	101-2055
	м
	1008

	
	103-9300
	т
	1,37
	103-0746
	т
	1,37

	
	402-9086
	м3
	0,66
	402-0064
	м3
	0,66

	22-01-002-02
	101-9005
	м
	1008
	101-2056
	м
	1008

	
	103-9300
	т
	2,27
	103-0747
	т
	2,27

	
	402-9086
	м3
	0,93
	402-0064
	м3
	0,93

	22-01-002-03
	101-9005
	м
	1008
	101-2058
	м
	1008

	
	103-9300
	т
	2,36
	103-0747
	т
	2,36

	
	402-9086
	м3
	1,01
	402-0064
	м3
	1,01

	22-01-002-04
	101-9005
	м
	1008
	101-2059
	м
	1008

	
	103-9300
	т
	3,89
	103-0748
	т
	3,89

	
	402-9086
	м3
	1,26
	402-0064
	м3
	1,26

	22-01-002-05
	101-9005
	м
	1008
	101-2061
	м
	1008

	
	103-9300
	т
	5,02
	103-0748
	т
	5,02

	
	402-9086
	м3
	1,6
	402-0064
	м3
	1,6

	22-01-002-06
	101-9005
	м
	1008
	101-2062
	м
	1008

	
	103-9300
	т
	6,85
	103-0748
	т
	6,85

	
	402-9086
	м3
	1,76
	402-0064
	м3
	1,76

	22-01-002-07
	101-9005
	м
	1008
	101-2092
	м
	1008

	
	103-9300
	т
	8,13
	103-0748
	т
	8,13

	
	402-9086
	м3
	2,02
	402-0064
	м3
	2,02

	22-01-002-08
	101-9005
	м
	1008
	101-2093
	м
	1008

	
	103-9300
	т
	10,7
	103-0749
	т
	10,7

	
	402-9086
	м3
	3,88
	402-0064
	м3
	3,88

	22-01-006-01
	103-9098
	м
	1000
	103-0632
	м
	1000

	
	402-9086
	м3
	0,016
	402-0064
	м3
	0,016

	22-01-006-02
	103-9098
	м
	1000
	103-0633
	м
	1000

	
	402-9086
	м3
	0,019
	402-0064
	м3
	0,019

	22-01-006-03
	103-9098
	м
	1000
	103-0634
	м
	1000

	
	402-9086
	м3
	0,0235
	402-0064
	м3
	0,0235

	22-01-006-04
	103-9098
	м
	1000
	103-0635
	м
	1000

	
	402-9086
	м3
	0,027
	402-0064
	м3
	0,027

	22-01-006-05
	103-9098
	м
	1000
	103-0636
	м
	1000

	
	402-9086
	м3
	0,033
	402-0064
	м3
	0,033

	22-01-006-06
	103-9098
	м
	1000
	103-0637
	м
	1000

	
	402-9086
	м3
	0,044
	402-0064
	м3
	0,044

	22-01-006-07
	103-9098
	м
	1000
	103-0638
	м
	1000

	
	402-9086
	м3
	0,056
	402-0064
	м3
	0,056

	22-01-006-08
	103-9098
	м
	1000
	103-0639
	м
	1000

	
	402-9086
	м3
	0,058
	402-0064
	м3
	0,058

	22-01-006-09
	103-9098
	м
	1000
	103-0640
	м
	1000

	
	402-9086
	м3
	0,094
	402-0064
	м3
	0,094

	22-01-006-10
	103-9098
	м
	1000
	103-0641
	м
	1000

	
	402-9086
	м3
	0,105
	402-0064
	м3
	0,105

	22-01-006-11
	103-9098
	м
	1000
	103-0642
	м
	1000

	
	402-9086
	м3
	0,135
	402-0064
	м3
	0,135

	22-01-006-12
	103-9098
	м
	1000
	103-0643
	м
	1000

	
	402-9086
	м3
	0,165
	402-0064
	м3
	0,165

	22-01-006-13
	103-9098
	м
	1000
	103-0644
	м
	1000

	
	402-9086
	м3
	0,195
	402-0064
	м3
	0,195

	22-01-006-14
	103-9098
	м
	1000
	103-0645
	м
	1000

	
	402-9086
	м3
	0,31
	402-0064
	м3
	0,31

	22-01-006-15
	103-9098
	м
	1000
	103-0646
	м
	1000

	
	402-9086
	м3
	0,36
	402-0064
	м3
	0,36

	22-01-006-16
	103-9098
	м
	1000
	103-0647
	м
	1000

	
	402-9086
	м3
	0,41
	402-0064
	м3
	0,41

	22-01-007-01
	103-9098
	м
	1000
	103-0632
	м
	1000

	22-01-007-02
	103-9098
	м
	1000
	103-0633
	м
	1000

	22-01-007-03
	103-9098
	м
	1000
	103-0634
	м
	1000

	22-01-007-04
	103-9098
	м
	1000
	103-0636
	м
	1000

	22-01-007-05
	103-9098
	м
	1000
	103-0637
	м
	1000

	22-01-007-06
	103-9098
	м
	1000
	103-0638
	м
	1000

	22-01-007-07
	103-9098
	м
	1000
	103-0639
	м
	1000

	22-01-011-01
	103-9011
	м
	1004
	103-0139
	м
	1004

	22-01-011-02
	103-9011
	м
	1004
	103-0148
	м
	1004

	22-01-011-03
	103-9011
	м
	1004
	103-0160
	м
	1004

	22-01-011-04
	103-9011
	м
	1004
	103-0437
	м
	1004

	22-01-011-05
	103-9011
	м
	1004
	103-0175
	м
	1004

	22-01-011-06
	103-9011
	м
	1004
	103-0189
	м
	1004

	22-01-011-07
	103-9011
	м
	1004
	103-0196
	м
	1004

	22-01-011-08
	103-9011
	м
	1004
	103-0202
	м
	1004

	22-01-011-09
	103-9011
	м
	1004
	103-0210
	м
	1004

	22-01-011-10
	103-9011
	м
	1004
	103-0218
	м
	1004

	22-01-011-11
	103-9011
	м
	1004
	103-0228
	м
	1004

	22-01-011-12
	103-9011
	м
	1004
	103-0236
	м
	1004

	22-01-011-13
	103-9011
	м
	1004
	103-0246
	м
	1004

	22-01-011-14
	103-9011
	м
	1004
	103-0254
	м
	1004

	22-01-011-15
	103-9011
	м
	1004
	103-0261
	м
	1004

	22-01-011-16
	103-9011
	м
	1004
	103-0271
	м
	1004

	22-01-011-17
	103-9011
	м
	1004
	103-0275
	м
	1004

	22-01-011-18
	103-9011
	м
	1004
	103-0282
	м
	1004

	22-01-011-19
	103-9011
	м
	1004
	103-0286
	м
	1004

	22-01-011-20
	103-9011
	м
	1004
	103-0296
	м
	1004

	22-01-011-21
	103-9011
	м
	1004
	103-0925
	м
	1004

	22-01-011-22
	103-9011
	м
	1004
	103-0301
	м
	1004

	22-01-012-01
	103-9011
	м
	1004
	103-0139
	м
	1004

	22-01-012-02
	103-9011
	м
	1004
	103-0148
	м
	1004

	22-01-012-03
	103-9011
	м
	1004
	103-0160
	м
	1004

	22-01-012-04
	103-9011
	м
	1004
	103-0437
	м
	1004

	22-01-012-05
	103-9011
	м
	1004
	103-0175
	м
	1004

	22-01-012-06
	103-9011
	м
	1004
	103-0189
	м
	1004

	22-01-012-07
	103-9011
	м
	1004
	103-0196
	м
	1004

	22-01-012-08
	103-9011
	м
	1004
	103-0202
	м
	1004

	22-01-012-09
	103-9011
	м
	1004
	103-0210
	м
	1004

	22-01-012-10
	103-9011
	м
	1004
	103-0218
	м
	1004

	22-01-012-11
	103-9011
	м
	1004
	103-0228
	м
	1004

	22-01-012-12
	103-9011
	м
	1004
	103-0236
	м
	1004

	22-01-012-13
	103-9011
	м
	1004
	103-0246
	м
	1004

	22-01-012-14
	103-9011
	м
	1004
	103-0254
	м
	1004

	22-01-012-15
	103-9011
	м
	1004
	103-0261
	м
	1004

	22-01-012-16
	103-9011
	м
	1004
	103-0271
	м
	1004

	22-01-012-17
	103-9011
	м
	1004
	103-0275
	м
	1004

	22-01-012-18
	103-9011
	м
	1004
	103-0282
	м
	1004

	22-01-012-19
	103-9011
	м
	1004
	103-0286
	м
	1004

	22-01-012-20
	103-9011
	м
	1004
	103-0296
	м
	1004

	22-01-012-21
	103-9011
	м
	1004
	103-0925
	м
	1004

	22-01-012-22
	103-9011
	м
	1004
	103-0301
	м
	1004

	22-01-017-01
	401-9022
	м3
	94
	401-0006
	м3
	94

	
	402-9071
	м3
	11
	402-0004
	м3
	11

	
	403-9147
	м
	997
	403-1340
	м
	997

	22-01-017-02
	401-9022
	м3
	109
	401-0006
	м3
	109

	
	402-9071
	м3
	17,8
	402-0004
	м3
	17,8

	
	403-9147
	м
	997
	403-1341
	м
	997

	22-01-017-03
	401-9022
	м3
	176
	401-0006
	м3
	176

	
	402-9071
	м3
	28,7
	402-0004
	м3
	28,7

	
	403-9147
	м
	997
	403-1342
	м
	997

	22-01-017-04
	401-9022
	м3
	176
	401-0006
	м3
	176

	
	402-9071
	м3
	28,7
	402-0004
	м3
	28,7

	
	403-9147
	м
	997
	403-1343
	м
	997

	22-01-017-05
	401-9022
	м3
	270
	401-0006
	м3
	270

	
	402-9071
	м3
	40,6
	402-0004
	м3
	40,6

	
	403-9147
	м
	997
	403-1344
	м
	997

	22-01-017-06
	401-9022
	м3
	270
	401-0006
	м3
	270

	
	402-9071
	м3
	40,6
	402-0004
	м3
	40,6

	
	403-9147
	м
	997
	403-1345
	м
	997

	22-01-017-07
	401-9022
	м3
	359
	401-0006
	м3
	359

	
	402-9071
	м3
	68,3
	402-0004
	м3
	68,3

	
	403-9147
	м
	996
	403-1346
	м
	996

	22-01-017-08
	401-9022
	м3
	420
	401-0006
	м3
	420

	
	402-9071
	м3
	92,5
	402-0004
	м3
	92,5

	
	403-9147
	м
	996
	403-1347
	м
	996

	22-01-017-09
	401-9022
	м3
	516
	401-0006
	м3
	516

	
	402-9071
	м3
	121
	402-0004
	м3
	121

	
	403-9147
	м
	996
	403-1348
	м
	996

	22-01-021-01
	507-9005
	м
	1010
	507-0591
	10 м
	101

	22-01-021-02
	507-9005
	м
	1010
	507-0592
	10 м
	101

	22-01-021-03
	507-9005
	м
	1010
	507-0595
	10 м
	101

	22-01-021-04
	507-9005
	м
	1010
	507-0596
	10 м
	101

	22-01-021-05
	507-9005
	м
	1010
	507-0598
	10 м
	101

	22-01-021-06
	507-9005
	м
	1010
	507-0600
	10 м
	101

	22-01-021-07
	507-9005
	м
	1010
	507-0605
	10 м
	101

	22-01-021-08
	507-9005
	м
	1010
	507-0607
	10 м
	101

	22-02-001-01
	101-9734
	т
	0,028
	101-1968
	т
	0,028

	22-02-001-02
	101-9734
	т
	0,038
	101-1968
	т
	0,038

	22-02-001-03
	101-9734
	т
	0,056
	101-1968
	т
	0,056

	22-02-001-04
	101-9734
	т
	0,07
	101-1968
	т
	0,07

	22-02-001-05
	101-9734
	т
	0,08
	101-1968
	т
	0,08

	22-02-001-06
	101-9734
	т
	0,114
	101-1968
	т
	0,114

	22-02-001-07
	101-9734
	т
	0,143
	101-1968
	т
	0,143

	22-02-001-08
	101-9734
	т
	0,165
	101-1968
	т
	0,165

	22-02-001-09
	101-9734
	т
	0,19
	101-1968
	т
	0,19

	22-02-001-10
	101-9734
	т
	0,22
	101-1968
	т
	0,22

	22-02-001-11
	101-9734
	т
	0,27
	101-1968
	т
	0,27

	22-02-001-12
	101-9734
	т
	0,33
	101-1968
	т
	0,33

	22-02-001-13
	101-9734
	т
	0,36
	101-1968
	т
	0,36

	22-02-001-14
	101-9734
	т
	0,43
	101-1968
	т
	0,43

	22-02-001-15
	101-9734
	т
	0,49
	101-1968
	т
	0,49

	22-02-001-16
	101-9734
	т
	0,55
	101-1968
	т
	0,55

	22-02-001-17
	101-9734
	т
	0,58
	101-1968
	т
	0,58

	22-02-001-18
	101-9734
	т
	0,63
	101-1968
	т
	0,63

	22-02-002-01
	101-9734
	т
	0,028
	101-1968
	т
	0,028

	22-02-002-02
	101-9734
	т
	0,038
	101-1968
	т
	0,038

	22-02-002-03
	101-9734
	т
	0,055
	101-1968
	т
	0,055

	22-02-002-04
	101-9734
	т
	0,062
	101-1968
	т
	0,062

	22-02-002-05
	101-9734
	т
	0,08
	101-1968
	т
	0,08

	22-02-002-06
	101-9734
	т
	0,112
	101-1968
	т
	0,112

	22-02-002-07
	101-9734
	т
	0,14
	101-1968
	т
	0,14

	22-02-002-08
	101-9734
	т
	0,166
	101-1968
	т
	0,166

	22-02-002-09
	101-9734
	т
	0,19
	101-1968
	т
	0,19

	22-02-002-10
	101-9734
	т
	0,22
	101-1968
	т
	0,22

	22-02-002-11
	101-9734
	т
	0,27
	101-1968
	т
	0,27

	22-02-002-12
	101-9734
	т
	0,33
	101-1968
	т
	0,33

	22-02-002-13
	101-9734
	т
	0,36
	101-1968
	т
	0,36

	22-02-002-14
	101-9734
	т
	0,43
	101-1968
	т
	0,43

	22-02-002-15
	101-9734
	т
	0,49
	101-1968
	т
	0,49

	22-02-002-16
	101-9734
	т
	0,55
	101-1968
	т
	0,55

	22-02-002-17
	101-9734
	т
	0,58
	101-1968
	т
	0,58

	22-02-002-18
	101-9734
	т
	0,63
	101-1968
	т
	0,63

	22-02-003-01
	101-9734
	т
	0,03
	101-1968
	т
	0,03

	22-02-003-02
	101-9734
	т
	0,038
	101-1968
	т
	0,038

	22-02-003-03
	101-9734
	т
	0,055
	101-1968
	т
	0,055

	22-02-003-04
	101-9734
	т
	0,067
	101-1968
	т
	0,067

	22-02-003-05
	101-9734
	т
	0,08
	101-1968
	т
	0,08

	22-02-003-06
	101-9734
	т
	0,112
	101-1968
	т
	0,112

	22-02-003-07
	101-9734
	т
	0,14
	101-1968
	т
	0,14

	22-02-003-08
	101-9734
	т
	0,166
	101-1968
	т
	0,166

	22-02-003-09
	101-9734
	т
	0,19
	101-1968
	т
	0,19

	22-02-003-10
	101-9734
	т
	0,27
	101-1968
	т
	0,27

	22-02-003-11
	101-9734
	т
	0,27
	101-1968
	т
	0,27

	22-02-003-12
	101-9734
	т
	0,32
	101-1968
	т
	0,32

	22-02-003-13
	101-9734
	т
	0,36
	101-1968
	т
	0,36

	22-02-003-14
	101-9734
	т
	0,43
	101-1968
	т
	0,43

	22-02-003-15
	101-9734
	т
	0,49
	101-1968
	т
	0,49

	22-02-003-16
	101-9734
	т
	0,55
	101-1968
	т
	0,55

	22-02-003-17
	101-9734
	т
	0,58
	101-1968
	т
	0,58

	22-02-003-18
	101-9734
	т
	0,63
	101-1968
	т
	0,63

	22-02-004-01
	101-9734
	т
	0,005
	101-1968
	т
	0,005

	22-02-004-02
	101-9734
	т
	0,006
	101-1968
	т
	0,006

	22-02-004-03
	101-9734
	т
	0,007
	101-1968
	т
	0,007

	22-02-004-04
	101-9734
	т
	0,009
	101-1968
	т
	0,009

	22-02-004-05
	101-9734
	т
	0,011
	101-1968
	т
	0,011

	22-02-004-06
	101-9734
	т
	0,015
	101-1968
	т
	0,015

	22-02-004-07
	101-9734
	т
	0,019
	101-1968
	т
	0,019

	22-02-004-08
	101-9734
	т
	0,022
	101-1968
	т
	0,022

	22-02-004-09
	101-9734
	т
	0,025
	101-1968
	т
	0,025

	22-02-004-10
	101-9734
	т
	0,029
	101-1968
	т
	0,029

	22-02-004-11
	101-9734
	т
	0,035
	101-1968
	т
	0,035

	22-02-004-12
	101-9734
	т
	0,042
	101-1968
	т
	0,042

	22-02-004-13
	101-9734
	т
	0,047
	101-1968
	т
	0,047

	22-02-004-14
	101-9734
	т
	0,051
	101-1968
	т
	0,051

	22-02-004-15
	101-9734
	т
	0,057
	101-1968
	т
	0,057

	22-02-004-16
	101-9734
	т
	0,063
	101-1968
	т
	0,063

	22-02-004-17
	101-9734
	т
	0,069
	101-1968
	т
	0,069

	22-02-004-18
	101-9734
	т
	0,075
	101-1968
	т
	0,075

	22-02-005-01
	101-9734
	т
	0,004
	101-1968
	т
	0,004

	22-02-005-02
	101-9734
	т
	0,006
	101-1968
	т
	0,006

	22-02-005-03
	101-9734
	т
	0,007
	101-1968
	т
	0,007

	22-02-005-04
	101-9734
	т
	0,009
	101-1968
	т
	0,009

	22-02-005-05
	101-9734
	т
	0,011
	101-1968
	т
	0,011

	22-02-005-06
	101-9734
	т
	0,015
	101-1968
	т
	0,015

	22-02-005-07
	101-9734
	т
	0,019
	101-1968
	т
	0,019

	22-02-005-08
	101-9734
	т
	0,022
	101-1968
	т
	0,022

	22-02-005-09
	101-9734
	т
	0,026
	101-1968
	т
	0,026

	22-02-005-10
	101-9734
	т
	0,029
	101-1968
	т
	0,029

	22-02-005-11
	101-9734
	т
	0,036
	101-1968
	т
	0,036

	22-02-005-12
	101-9734
	т
	0,042
	101-1968
	т
	0,042

	22-02-005-13
	101-9734
	т
	0,047
	101-1968
	т
	0,047

	22-02-005-14
	101-9734
	т
	0,051
	101-1968
	т
	0,051

	22-02-005-15
	101-9734
	т
	0,057
	101-1968
	т
	0,057

	22-02-005-16
	101-9734
	т
	0,063
	101-1968
	т
	0,063

	22-02-005-17
	101-9734
	т
	0,069
	101-1968
	т
	0,069

	22-02-005-18
	101-9734
	т
	0,075
	101-1968
	т
	0,075

	22-02-006-01
	101-9734
	т
	0,004
	101-1968
	т
	0,004

	22-02-006-02
	101-9734
	т
	0,006
	101-1968
	т
	0,006

	22-02-006-03
	101-9734
	т
	0,007
	101-1968
	т
	0,007

	22-02-006-04
	101-9734
	т
	0,009
	101-1968
	т
	0,009

	22-02-006-05
	101-9734
	т
	0,011
	101-1968
	т
	0,011

	22-02-006-06
	101-9734
	т
	0,015
	101-1968
	т
	0,015

	22-02-006-07
	101-9734
	т
	0,019
	101-1968
	т
	0,019

	22-02-006-08
	101-9734
	т
	0,022
	101-1968
	т
	0,022

	22-02-006-09
	101-9734
	т
	0,026
	101-1968
	т
	0,026

	22-02-006-10
	101-9734
	т
	0,029
	101-1968
	т
	0,029

	22-02-006-11
	101-9734
	т
	0,036
	101-1968
	т
	0,036

	22-02-006-12
	101-9734
	т
	0,042
	101-1968
	т
	0,042

	22-02-006-13
	101-9734
	т
	0,047
	101-1968
	т
	0,047

	22-02-006-14
	101-9734
	т
	0,051
	101-1968
	т
	0,051

	22-02-006-15
	101-9734
	т
	0,057
	101-1968
	т
	0,057

	22-02-006-16
	101-9734
	т
	0,063
	101-1968
	т
	0,063

	22-02-006-17
	101-9734
	т
	0,069
	101-1968
	т
	0,069

	22-02-006-18
	101-9734
	т
	0,075
	101-1968
	т
	0,075

	22-02-007-01
	101-9734
	т
	0,015
	101-1968
	т
	0,015

	22-02-007-02
	101-9734
	т
	0,016
	101-1968
	т
	0,016

	22-02-007-03
	101-9734
	т
	0,016
	101-1968
	т
	0,016

	22-02-008-01
	101-9734
	т
	0,028
	101-1968
	т
	0,028

	22-02-008-02
	101-9734
	т
	0,038
	101-1968
	т
	0,038

	22-02-008-03
	101-9734
	т
	0,056
	101-1968
	т
	0,056

	22-02-008-04
	101-9734
	т
	0,067
	101-1968
	т
	0,067

	22-02-008-05
	101-9734
	т
	0,08
	101-1968
	т
	0,08

	22-02-008-06
	101-9734
	т
	0,112
	101-1968
	т
	0,112

	22-02-008-07
	101-9734
	т
	0,14
	101-1968
	т
	0,14

	22-02-008-08
	101-9734
	т
	0,17
	101-1968
	т
	0,17

	22-02-008-09
	101-9734
	т
	0,194
	101-1968
	т
	0,194

	22-02-008-10
	101-9734
	т
	0,222
	101-1968
	т
	0,222

	22-02-008-11
	101-9734
	т
	0,273
	101-1968
	т
	0,273

	22-02-008-12
	101-9734
	т
	0,33
	101-1968
	т
	0,33

	22-02-008-13
	101-9734
	т
	0,36
	101-1968
	т
	0,36

	22-02-008-14
	101-9734
	т
	0,433
	101-1968
	т
	0,433

	22-02-008-15
	101-9734
	т
	0,49
	101-1968
	т
	0,49

	22-02-008-16
	101-9734
	т
	0,55
	101-1968
	т
	0,55

	22-02-008-17
	101-9734
	т
	0,58
	101-1968
	т
	0,58

	22-02-008-18
	101-9734
	т
	0,63
	101-1968
	т
	0,63

	22-02-008-19
	101-9734
	т
	0,73
	101-1968
	т
	0,73

	22-02-009-01
	101-9734
	т
	0,028
	101-1968
	т
	0,028

	22-02-009-02
	101-9734
	т
	0,038
	101-1968
	т
	0,038

	22-02-009-03
	101-9734
	т
	0,055
	101-1968
	т
	0,055

	22-02-009-04
	101-9734
	т
	0,067
	101-1968
	т
	0,067

	22-02-009-05
	101-9734
	т
	0,08
	101-1968
	т
	0,08

	22-02-009-06
	101-9734
	т
	0,112
	101-1968
	т
	0,112

	22-02-009-07
	101-9734
	т
	0,143
	101-1968
	т
	0,143

	22-02-009-08
	101-9734
	т
	0,171
	101-1968
	т
	0,171

	22-02-009-09
	101-9734
	т
	0,193
	101-1968
	т
	0,193

	22-02-009-10
	101-9734
	т
	0,219
	101-1968
	т
	0,219

	22-02-009-11
	101-9734
	т
	0,273
	101-1968
	т
	0,273

	22-02-009-12
	101-9734
	т
	0,33
	101-1968
	т
	0,33

	22-02-009-13
	101-9734
	т
	0,36
	101-1968
	т
	0,36

	22-02-009-14
	101-9734
	т
	0,433
	101-1968
	т
	0,433

	22-02-009-15
	101-9734
	т
	0,49
	101-1968
	т
	0,49

	22-02-009-16
	101-9734
	т
	0,56
	101-1968
	т
	0,56

	22-02-009-17
	101-9734
	т
	0,58
	101-1968
	т
	0,58

	22-02-009-18
	101-9734
	т
	0,63
	101-1968
	т
	0,63

	22-02-009-19
	101-9734
	т
	0,72
	101-1968
	т
	0,72

	22-02-010-01
	101-9734
	т
	0,028
	101-1968
	т
	0,028

	22-02-010-02
	101-9734
	т
	0,038
	101-1968
	т
	0,038

	22-02-010-03
	101-9734
	т
	0,055
	101-1968
	т
	0,055

	22-02-010-04
	101-9734
	т
	0,067
	101-1968
	т
	0,067

	22-02-010-05
	101-9734
	т
	0,08
	101-1968
	т
	0,08

	22-02-010-06
	101-9734
	т
	0,112
	101-1968
	т
	0,112

	22-02-010-07
	101-9734
	т
	0,143
	101-1968
	т
	0,143

	22-02-010-08
	101-9734
	т
	0,171
	101-1968
	т
	0,171

	22-02-010-09
	101-9734
	т
	0,193
	101-1968
	т
	0,193

	22-02-010-10
	101-9734
	т
	0,219
	101-1968
	т
	0,219

	22-02-010-11
	101-9734
	т
	0,273
	101-1968
	т
	0,273

	22-02-010-12
	101-9734
	т
	0,33
	101-1968
	т
	0,33

	22-02-010-13
	101-9734
	т
	0,36
	101-1968
	т
	0,36

	22-02-010-14
	101-9734
	т
	0,433
	101-1968
	т
	0,433

	22-02-010-15
	101-9734
	т
	0,49
	101-1968
	т
	0,49

	22-02-010-16
	101-9734
	т
	0,55
	101-1968
	т
	0,55

	22-02-010-17
	101-9734
	т
	0,58
	101-1968
	т
	0,58

	22-02-010-18
	101-9734
	т
	0,63
	101-1968
	т
	0,63

	22-02-010-19
	101-9734
	т
	0,72
	101-1968
	т
	0,72

	22-02-011-01
	101-9734
	т
	0,004
	101-1968
	т
	0,004

	22-02-011-02
	101-9734
	т
	0,005
	101-1968
	т
	0,005

	22-02-011-03
	101-9734
	т
	0,007
	101-1968
	т
	0,007

	22-02-011-04
	101-9734
	т
	0,009
	101-1968
	т
	0,009

	22-02-011-05
	101-9734
	т
	0,01
	101-1968
	т
	0,01

	22-02-011-06
	101-9734
	т
	0,014
	101-1968
	т
	0,014

	22-02-011-07
	101-9734
	т
	0,019
	101-1968
	т
	0,019

	22-02-011-08
	101-9734
	т
	0,022
	101-1968
	т
	0,022

	22-02-011-09
	101-9734
	т
	0,025
	101-1968
	т
	0,025

	22-02-011-10
	101-9734
	т
	0,029
	101-1968
	т
	0,029

	22-02-011-11
	101-9734
	т
	0,035
	101-1968
	т
	0,035

	22-02-011-12
	101-9734
	т
	0,043
	101-1968
	т
	0,043

	22-02-011-13
	101-9734
	т
	0,047
	101-1968
	т
	0,047

	22-02-011-14
	101-9734
	т
	0,057
	101-1968
	т
	0,057

	22-02-011-15
	101-9734
	т
	0,064
	101-1968
	т
	0,064

	22-02-011-16
	101-9734
	т
	0,072
	101-1968
	т
	0,072

	22-02-011-17
	101-9734
	т
	0,075
	101-1968
	т
	0,075

	22-02-011-18
	101-9734
	т
	0,085
	101-1968
	т
	0,085

	22-02-011-19
	101-9734
	т
	0,094
	101-1968
	т
	0,094

	22-02-012-01
	101-9734
	т
	0,004
	101-1968
	т
	0,004

	22-02-012-02
	101-9734
	т
	0,005
	101-1968
	т
	0,005

	22-02-012-03
	101-9734
	т
	0,007
	101-1968
	т
	0,007

	22-02-012-04
	101-9734
	т
	0,009
	101-1968
	т
	0,009

	22-02-012-05
	101-9734
	т
	0,01
	101-1968
	т
	0,01

	22-02-012-06
	101-9734
	т
	0,014
	101-1968
	т
	0,014

	22-02-012-07
	101-9734
	т
	0,019
	101-1968
	т
	0,019

	22-02-012-08
	101-9734
	т
	0,022
	101-1968
	т
	0,022

	22-02-012-09
	101-9734
	т
	0,025
	101-1968
	т
	0,025

	22-02-012-10
	101-9734
	т
	0,029
	101-1968
	т
	0,029

	22-02-012-11
	101-9734
	т
	0,035
	101-1968
	т
	0,035

	22-02-012-12
	101-9734
	т
	0,043
	101-1968
	т
	0,043

	22-02-012-13
	101-9734
	т
	0,047
	101-1968
	т
	0,047

	22-02-012-14
	101-9734
	т
	0,057
	101-1968
	т
	0,057

	22-02-012-15
	101-9734
	т
	0,064
	101-1968
	т
	0,064

	22-02-012-16
	101-9734
	т
	0,072
	101-1968
	т
	0,072

	22-02-012-17
	101-9734
	т
	0,075
	101-1968
	т
	0,075

	22-02-012-18
	101-9734
	т
	0,085
	101-1968
	т
	0,085

	22-02-012-19
	101-9734
	т
	0,094
	101-1968
	т
	0,094

	22-02-013-01
	101-9734
	т
	0,004
	101-1968
	т
	0,004

	22-02-013-02
	101-9734
	т
	0,005
	101-1968
	т
	0,005

	22-02-013-03
	101-9734
	т
	0,007
	101-1968
	т
	0,007

	22-02-013-04
	101-9734
	т
	0,009
	101-1968
	т
	0,009

	22-02-013-05
	101-9734
	т
	0,01
	101-1968
	т
	0,01

	22-02-013-06
	101-9734
	т
	0,014
	101-1968
	т
	0,014

	22-02-013-07
	101-9734
	т
	0,019
	101-1968
	т
	0,019

	22-02-013-08
	101-9734
	т
	0,022
	101-1968
	т
	0,022

	22-02-013-09
	101-9734
	т
	0,025
	101-1968
	т
	0,025

	22-02-013-10
	101-9734
	т
	0,029
	101-1968
	т
	0,029

	22-02-013-11
	101-9734
	т
	0,035
	101-1968
	т
	0,035

	22-02-013-12
	101-9734
	т
	0,043
	101-1968
	т
	0,043

	22-02-013-13
	101-9734
	т
	0,047
	101-1968
	т
	0,047

	22-02-013-14
	101-9734
	т
	0,057
	101-1968
	т
	0,057

	22-02-013-15
	101-9734
	т
	0,064
	101-1968
	т
	0,064

	22-02-013-16
	101-9734
	т
	0,072
	101-1968
	т
	0,072

	22-02-013-17
	101-9734
	т
	0,075
	101-1968
	т
	0,075

	22-02-013-18
	101-9734
	т
	0,085
	101-1968
	т
	0,085

	22-02-013-19
	101-9734
	т
	0,094
	101-1968
	т
	0,094

	22-03-001-01
	402-9086
	м3
	0,014
	402-0064
	м3
	0,014

	22-03-001-02
	402-9086
	м3
	0,012
	402-0064
	м3
	0,012

	22-03-001-03
	402-9086
	м3
	0,0081
	402-0064
	м3
	0,0081

	22-03-001-04
	402-9086
	м3
	0,0042
	402-0064
	м3
	0,0042

	22-03-001-05
	507-9506
	компл.
	П
	507-0989
	шт.
	6

	22-03-001-06
	507-9506
	компл.
	П
	507-0993
	шт.
	4

	22-03-001-07
	507-9506
	компл.
	П
	507-1649
	шт.
	2

	22-03-002-01
	302-9490
	шт.
	10
	507-0775
	10 шт.
	1

	22-03-002-02
	302-9490
	шт.
	10
	507-0880
	10 шт.
	1

	22-03-002-03
	302-9490
	шт.
	10
	302-1650
	10 шт.
	1

	22-03-006-01
	302-9123
	шт.
	1
	302-1175
	шт.
	1

	22-03-006-02
	302-9123
	шт.
	1
	302-1176
	шт.
	1

	22-03-006-03
	302-9123
	шт.
	1
	302-1177
	шт.
	1

	22-03-006-04
	302-9123
	шт.
	1
	302-1178
	шт.
	1

	22-03-006-05
	302-9123
	шт.
	1
	302-1179
	шт.
	1

	22-03-006-06
	302-9123
	шт.
	1
	302-1180
	шт.
	1

	22-03-006-07
	302-9123
	шт.
	1
	302-1701
	шт.
	1

	22-03-006-08
	302-9123
	шт.
	1
	302-1181
	шт.
	1

	22-03-006-09
	302-9123
	шт.
	1
	302-1722
	шт.
	1

	22-03-006-10
	302-9123
	шт.
	1
	302-1182
	шт.
	1

	22-03-006-11
	302-9123
	шт.
	1
	302-1723
	шт.
	1

	22-03-006-12
	302-9123
	шт.
	1
	302-1724
	шт.
	1

	22-03-006-13
	302-9123
	шт.
	1
	302-1725
	шт.
	1

	22-03-006-14
	302-9123
	шт.
	1
	302-3182
	шт.
	1

	22-03-006-15
	302-9123
	шт.
	1
	302-1727
	шт.
	1

	22-03-007-01
	302-9122
	шт.
	1
	302-1711
	шт.
	1

	22-03-007-02
	302-9122
	шт.
	1
	302-1712
	шт.
	1

	22-03-007-03
	302-9122
	шт.
	1
	302-1713
	шт.
	1

	22-03-007-04
	302-9122
	шт.
	1
	302-1714
	шт.
	1

	22-03-007-05
	302-9122
	шт.
	1
	302-1715
	шт.
	1

	22-03-007-06
	302-9122
	шт.
	1
	302-1716
	шт.
	1

	22-03-007-07
	302-9122
	шт.
	1
	302-1717
	шт.
	1

	22-03-007-08
	302-9122
	шт.
	1
	302-1718
	шт.
	1

	22-03-007-09
	302-9122
	шт.
	1
	302-1719
	шт.
	1

	22-03-007-10
	302-9122
	шт.
	1
	302-1720
	шт.
	1

	22-03-011-01
	301-9044
	компл.
	1
	301-1634
	компл.
	1

	22-03-011-02
	301-9044
	компл.
	1
	301-1635
	компл.
	1

	22-03-014-01
	507-9508
	шт.
	1
	507-0983
	шт.
	1

	22-03-014-02
	507-9508
	шт.
	1
	507-0985
	шт.
	1

	22-03-014-03
	507-9508
	шт.
	1
	507-0986
	шт.
	1

	22-03-014-04
	507-9508
	шт.
	1
	507-0987
	шт.
	1

	22-03-014-05
	507-9508
	шт.
	1
	507-0988
	шт.
	1

	22-03-014-06
	507-9508
	шт.
	1
	507-0989
	шт.
	1

	22-03-014-07
	507-9508
	шт.
	1
	507-0990
	шт.
	1

	22-03-014-08
	507-9508
	шт.
	1
	507-0991
	шт.
	1

	22-03-014-09
	507-9508
	шт.
	1
	507-0992
	шт.
	1

	22-03-014-10
	507-9508
	шт.
	1
	507-0993
	шт.
	1

	22-03-014-11
	507-9508
	шт.
	1
	507-1643
	шт.
	1

	22-03-014-12
	507-9508
	шт.
	1
	507-1644
	шт.
	1

	22-03-014-13
	507-9508
	шт.
	1
	507-1645
	шт.
	1

	22-03-014-14
	507-9508
	шт.
	1
	507-1646
	шт.
	1

	22-03-014-15
	507-9508
	шт.
	1
	507-1647
	шт.
	1

	22-03-014-16
	507-9508
	шт.
	1
	507-1648
	шт.
	1

	22-03-014-17
	507-9508
	шт.
	1
	507-1649
	шт.
	1

	22-04-001-01
	204-9001
	т
	0,64
	204-0100
	т
	0,64

	
	402-9050
	м3
	0,1
	402-0002
	м3
	0,1

	
	408-9080
	м3
	2,26
	408-0015
	м3
	2,26

	
	403-9152
	м
	5,8
	403-0118
	м
	5,8

	
	403-9153
	м
	9,6
	403-0120
	м
	9,6

	22-04-001-02
	204-9001
	т
	0,64
	204-0100
	т
	0,64

	
	402-9050
	м3
	0,1
	402-0002
	м3
	0,1

	
	402-9086
	м3
	0,034
	402-0064
	м3
	0,034

	
	410-9031
	т
	0,9
	410-1018
	т
	0,9

	
	403-9152
	м
	5,8
	403-0118
	м
	5,8

	
	403-9153
	м
	9,6
	403-0120
	м
	9,6

	22-04-002-01
	204-9001
	т
	0,1
	204-0100
	т
	0,1

	
	408-9080
	м3
	0,5
	408-0015
	м3
	0,5

	22-04-002-02
	204-9001
	т
	0,12
	204-0100
	т
	0,12

	
	402-9086
	м3
	0,019
	402-0064
	м3
	0,019

	
	410-9031
	т
	0,45
	410-1018
	т
	0,45

	22-04-002-03
	204-9001
	т
	0,2
	204-0100
	т
	0,2

	
	408-9080
	м3
	0,8
	408-0015
	м3
	0,8

	22-04-002-04
	204-9001
	т
	0,2
	204-0100
	т
	0,2

	
	402-9086
	м3
	0,004
	402-0064
	м3
	0,004

	
	410-9031
	т
	0,27
	410-1018
	т
	0,27

	22-04-003-01
	204-9001
	т
	0,37
	204-0100
	т
	0,37

	
	402-9050
	м3
	0,2
	402-0002
	м3
	0,2

	
	408-9080
	м3
	1,2
	408-0015
	м3
	1,2

	
	403-9152
	м
	0,18
	403-0118
	м
	0,18

	22-04-003-02
	204-9001
	т
	0,37
	204-0100
	т
	0,37

	
	402-9050
	м3
	0,2
	402-0002
	м3
	0,2

	
	402-9086
	м3
	0,018
	402-0064
	м3
	0,018

	
	410-9031
	т
	0,51
	410-1018
	т
	0,51

	
	403-9152
	м
	0,18
	403-0118
	м
	0,18

	22-04-003-03
	204-9001
	т
	0,33
	204-0100
	т
	0,33

	
	402-9050
	м3
	0,19
	402-0002
	м3
	0,19

	
	408-9080
	м3
	0,54
	408-0015
	м3
	0,54

	
	403-9152
	м
	0,35
	403-0118
	м
	0,35

	22-04-003-04
	204-9001
	т
	0,47
	204-0100
	т
	0,47

	
	402-9050
	м3
	0,16
	402-0002
	м3
	0,16

	
	402-9086
	м3
	0,011
	402-0064
	м3
	0,011

	
	410-9031
	т
	0,58
	410-1018
	т
	0,58

	
	403-9152
	м
	0,29
	403-0118
	м
	0,29

	22-04-004-01
	301-9169
	шт.
	1
	301-3193
	шт.
	1

	
	507-9507
	шт.
	1
	507-0982
	шт.
	1

	22-05-001-01
	103-9011
	м
	100,4
	103-0282
	м
	100,4

	22-05-001-02
	103-9011
	м
	100,4
	103-0296
	м
	100,4

	22-05-001-03
	103-9011
	м
	100,4
	103-0301
	м
	100,4

	22-05-001-04
	103-9011
	м
	100,4
	103-0282
	м
	100,4

	22-05-001-05
	103-9011
	м
	100,4
	103-0296
	м
	100,4

	22-05-001-06
	103-9011
	м
	100,4
	103-0301
	м
	100,4

	22-05-001-07
	103-9011
	м
	100,4
	103-0282
	м
	100,4

	22-05-001-08
	103-9011
	м
	100,4
	103-0296
	м
	100,4

	22-05-001-09
	103-9011
	м
	100,4
	103-0301
	м
	100,4

	22-05-002-01
	103-9011
	м
	100,4
	103-0160
	м
	100,4

	22-05-002-02
	103-9011
	м
	100,4
	103-0175
	м
	100,4

	22-05-002-03
	103-9011
	м
	100,4
	103-0189
	м
	100,4

	22-05-002-04
	103-9011
	м
	100,4
	103-0196
	м
	100,4

	22-05-002-05
	103-9011
	м
	100,4
	103-0202
	м
	100,4

	22-05-002-06
	103-9011
	м
	100,4
	103-0210
	м
	100,4

	22-05-002-07
	103-9011
	м
	100,4
	103-0218
	м
	100,4

	22-05-002-08
	103-9011
	м
	100,4
	103-0160
	м
	100,4

	22-05-002-09
	103-9011
	м
	100,4
	103-0175
	м
	100,4

	22-05-002-10
	103-9011
	м
	100,4
	103-0189
	м
	100,4

	22-05-002-11
	103-9011
	м
	100,4
	103-0196
	м
	100,4

	22-05-002-12
	103-9011
	м
	100,4
	103-0202
	м
	100,4

	22-05-002-13
	103-9011
	м
	100,4
	103-0210
	м
	100,4

	22-05-002-14
	103-9011
	м
	100,4
	103-0218
	м
	100,4

	22-05-002-15
	103-9011
	м
	100,4
	103-0160
	м
	100,4

	22-05-002-16
	103-9011
	м
	100,4
	103-0175
	м
	100,4

	22-05-002-17
	103-9011
	м
	100,4
	103-0189
	м
	100,4

	22-05-002-18
	103-9011
	м
	100,4
	103-0196
	м
	100,4

	22-05-002-19
	103-9011
	м
	100,4
	103-0202
	м
	100,4

	22-05-002-20
	103-9011
	м
	100,4
	103-0210
	м
	100,4

	22-05-002-21
	103-9011
	м
	100,4
	103-0218
	м
	100,4

	22-06-005-01
	103-9011
	м
	0,4
	103-0139
	м
	0,4

	22-06-005-02
	103-9011
	м
	0,4
	103-0148
	м
	0,4

	22-06-005-03
	103-9011
	м
	0,4
	103-0160
	м
	0,4

	22-06-005-04
	103-9011
	м
	0,4
	103-0175
	м
	0,4

	22-06-005-05
	103-9011
	м
	0,4
	103-0189
	м
	0,4

	22-06-005-06
	103-9011
	м
	0,4
	103-0196
	м
	0,4

	22-06-005-07
	103-9011
	м
	0,4
	103-0202
	м
	0,4

	22-06-005-08
	103-9011
	м
	0,4
	103-0218
	м
	0,4

	22-06-005-09
	103-9011
	м
	0,5
	103-0228
	м
	0,5

	22-06-005-10
	103-9011
	м
	0,6
	103-0236
	м
	0,6

	22-06-005-11
	103-9011
	м
	0,6
	103-0246
	м
	0,6

	22-06-005-12
	103-9011
	м
	0,7
	103-0254
	м
	0,7

	22-06-005-13
	103-9011
	м
	0,8
	103-0261
	м
	0,8

	22-06-005-14
	103-9011
	м
	0,8
	103-0271
	м
	0,8

	22-06-005-15
	103-9011
	м
	0,9
	103-0282
	м
	0,9

	22-06-006-01
	402-9086
	м3
	0,001
	402-0064
	м3
	0,001

	22-06-006-02
	402-9086
	м3
	0,0015
	402-0064
	м3
	0,0015

	22-06-006-03
	402-9086
	м3
	0,002
	402-0064
	м3
	0,002

	22-06-006-04
	402-9086
	м3
	0,002
	402-0064
	м3
	0,002

	22-06-006-05
	402-9086
	м3
	0,0025
	402-0064
	м3
	0,0025

	22-06-006-06
	402-9086
	м3
	0,0034
	402-0064
	м3
	0,0034

	22-06-006-07
	402-9086
	м3
	0,001
	402-0064
	м3
	0,001

	22-06-006-08
	402-9086
	м3
	0,001
	402-0064
	м3
	0,001

	22-06-006-09
	402-9086
	м3
	0,0027
	402-0064
	м3
	0,0027

	22-06-006-10
	402-9086
	м3
	0,0019
	402-0064
	м3
	0,0019

	22-06-006-11
	402-9086
	м3
	0,0021
	402-0064
	м3
	0,0021

	22-06-006-12
	402-9086
	м3
	0,0024
	402-0064
	м3
	0,0024

	22-06-006-13
	402-9086
	м3
	0,0029
	402-0064
	м3
	0,0029

	22-06-006-14
	402-9086
	м3
	0,0035
	402-0064
	м3
	0,0035

	22-06-006-15
	402-9086
	м3
	0,0056
	402-0064
	м3
	0,0056

	22-06-006-16
	402-9086
	м3
	0,0065
	402-0064
	м3
	0,0065

	22-06-006-17
	402-9086
	м3
	0,0074
	402-0064
	м3
	0,0074

	22-06-006-18
	402-9086
	м3
	0,001
	402-0064
	м3
	0,001

	22-06-006-19
	402-9086
	м3
	0,0015
	402-0064
	м3
	0,0015

	22-06-006-20
	402-9086
	м3
	0,002
	402-0064
	м3
	0,002

	22-06-006-21
	402-9086
	м3
	0,002
	402-0064
	м3
	0,002

	22-06-006-22
	402-9086
	м3
	0,0025
	402-0064
	м3
	0,0025

	22-06-006-23
	402-9086
	м3
	0,0034
	402-0064
	м3
	0,0034

	22-06-006-24
	402-9086
	м3
	0,001
	402-0064
	м3
	0,001

	22-06-006-25
	402-9086
	м3
	0,001
	402-0064
	м3
	0,001

	22-06-006-26
	402-9086
	м3
	0,0027
	402-0064
	м3
	0,0027

	22-06-006-27
	402-9086
	м3
	0,0019
	402-0064
	м3
	0,0019

	22-06-006-28
	402-9086
	м3
	0,0021
	402-0064
	м3
	0,0021

	22-06-006-29
	402-9086
	м3
	0,0024
	402-0064
	м3
	0,0024

	22-06-006-30
	402-9086
	м3
	0,0029
	402-0064
	м3
	0,0029

	22-06-006-31
	402-9086
	м3
	0,0035
	402-0064
	м3
	0,0035

	22-06-006-32
	402-9086
	м3
	0,0056
	402-0064
	м3
	0,0056

	22-06-006-33
	402-9086
	м3
	0,0065
	402-0064
	м3
	0,0065

	22-06-006-34
	402-9086
	м3
	0,0074
	402-0064
	м3
	0,0074

	22-06-012-01
	403-9005
	м3
	0,34
	403-0003
	м3
	0,34

	22-06-012-02
	403-9005
	м3
	0,34
	403-0003
	м3
	0,34

	22-06-012-03
	403-9005
	м3
	0,56
	403-0003
	м3
	0,56

	22-06-012-04
	403-9006
	м3
	1,04
	403-0002
	м3
	1,04

	22-06-012-05
	403-9007
	м3
	1,62
	403-0001
	м3
	1,62

	22-06-012-06
	403-9007
	м3
	2,44
	403-0001
	м3
	2,44

	22-06-012-07
	403-9007
	м3
	4,05
	403-0001
	м3
	4,05

	22-06-012-08
	403-9007
	м3
	8,63
	403-0001
	м3
	8,63

	22-06-012-09
	403-9007
	м3
	12
	403-0001
	м3
	12


Канализация – наружные сети

Приложение 23.1

Коэффициенты к сметным расценкам, учитывающие условия применения ТЕР части 23

	Условия применения
	Номера таблиц (ТЕР)
	Коэффициенты 

	
	
	к затратам труда и к оплате труда рабочих-строителей
	к стоимости эксплуатации машин
	к стоимости материалов

	1
	2
	3
	4
	5

	3.1. Устройство водостоков с гидравлическим испытанием
	01-009, 01-010,

01-012
	0,84
	0,85
	1

	3.2. Устройство водостоков без гидравлического испытания
	01-009, 01-010,

01-012
	0,67
	0,85
	1


Приложение 23.2 
ТАБЛИЦА ЗАМЕНЫ РЕСУРСОВ

	Номера

расценок
	Ресурсы по ГЭСН
	Ресурсы по ТЕР

	
	код
	ед. изм.
	расход
	код
	ед. изм.
	расход

	23-01-001-01
	408-9040
	м3
	11
	408-0122
	м3
	11

	23-01-001-03
	408-9305
	м3
	12,5
	408-0103
	м3
	12,5

	23-01-001-05
	204-9171
	т
	0,45
	204-0100
	т
	0,45

	23-01-003-01
	101-9005
	м
	1008
	101-1887
	м
	1008

	
	101-9006
	шт.
	338
	101-2170
	шт.
	338

	23-01-003-02
	101-9005
	м
	1008
	101-1888
	м
	1008

	
	101-9006
	шт.
	252
	101-2171
	шт.
	252

	23-01-003-03
	101-9005
	м
	1008
	101-1894
	м
	1008

	
	101-9006
	шт.
	252
	101-2226
	шт.
	252

	23-01-003-04
	101-9005
	м
	1008
	101-2026
	м
	1008

	
	101-9006
	шт.
	252
	101-2228
	шт.
	252

	23-01-005-01
	103-9101
	м
	100,8
	103-0733
	м
	100,8

	23-01-005-02
	103-9101
	м
	100,8
	103-0734
	м
	100,8

	23-01-005-03
	103-9101
	м
	100,8
	103-0735
	м
	100,8

	23-01-005-04
	103-9101
	м
	100,8
	103-0736
	м
	100,8

	23-01-005-05
	103-9101
	м
	100,8
	103-0737
	м
	100,8

	23-01-005-06
	103-9101
	м
	100,8
	103-0738
	м
	100,8

	23-01-005-07
	103-9101
	м
	100,8
	103-0739
	м
	100,8

	23-01-005-08
	103-9101
	м
	100,8
	103-0740
	м
	100,8

	23-01-005-09
	103-9101
	м
	100,8
	103-1001
	м
	100,8

	23-01-005-10
	103-9101
	м
	100,8
	103-1002
	м
	100,8

	23-01-007-01
	403-9148
	м
	99,8
	403-1311
	м
	99,8

	23-01-007-02
	403-9148
	м
	99,8
	403-1312
	м
	99,8

	23-01-007-03
	403-9148
	м
	99,8
	403-1313
	м
	99,8

	23-01-007-04
	403-9148
	м
	99,7
	403-1314
	м
	99,7

	23-01-007-05
	403-9148
	м
	99,7
	403-1315
	м
	99,7

	23-01-007-06
	403-9148
	м
	99,7
	403-1316
	м
	99,7

	23-01-007-07
	403-9148
	м
	99,7
	403-1317
	м
	99,7

	23-01-007-08
	403-9148
	м
	99,7
	403-1318
	м
	99,7

	23-01-007-09
	403-9148
	м
	99,6
	403-1319
	м
	99,6

	23-01-007-10
	403-9148
	м
	99,5
	403-1320
	м
	99,5

	23-01-008-01
	403-9188
	м
	99,5
	403-0401
	м
	99,5

	23-01-008-02
	403-9188
	м
	99,5
	403-0402
	м
	99,5

	23-01-008-03
	403-9188
	м
	99,5
	403-0403
	м
	99,5

	23-01-008-04
	403-9188
	м
	99,5
	403-0404
	м
	99,5

	23-01-008-05
	403-9188
	м
	99,5
	403-0405
	м
	99,5

	23-01-008-06
	403-9188
	м
	99,5
	403-0406
	м
	99,5

	23-01-008-07
	403-9188
	м
	99,5
	403-0407
	м
	99,5

	23-01-008-08
	403-9188
	м
	99,5
	403-0408
	м
	99,5

	23-01-009-01
	403-9146
	м
	99,5
	403-1322
	м
	99,5

	23-01-009-02
	403-9146
	м
	99,5
	403-1323
	м
	99,5

	23-01-009-03
	403-9146
	м
	99,5
	403-1324
	м
	99,5

	23-01-009-04
	403-9146
	м
	99,5
	403-1325
	м
	99,5

	23-01-009-05
	403-9146
	м
	99,5
	403-1326
	м
	99,5

	23-01-009-06
	403-9146
	м
	99,5
	403-1327
	м
	99,5

	23-01-009-07
	403-9146
	м
	99,5
	403-1328
	м
	99,5

	23-01-009-08
	403-9146
	м
	99,5
	403-1329
	м
	99,5

	23-01-009-09
	403-9146
	м
	99,5
	403-1331
	м
	99,5

	23-01-009-10
	403-9146
	м
	99,5
	403-1330
	м
	99,5

	23-01-010-01
	101-9002
	м3
	0,86
	101-3204
	м3
	0,86

	
	101-9118
	м2
	61,3
	101-2609
	м2
	61,3

	
	403-9146
	м
	99,5
	403-1332
	м
	99,5

	23-01-010-02
	101-9002
	м3
	1,4
	101-3204
	м3
	1,4

	
	101-9118
	м2
	104
	101-2609
	м2
	104

	
	403-9146
	м
	99,5
	403-1333
	м
	99,5

	23-01-011-01
	403-9146
	м
	99,5
	403-1322
	м
	99,5

	23-01-011-02
	403-9146
	м
	99,5
	403-1323
	м
	99,5

	23-01-011-03
	403-9146
	м
	99,5
	403-1324
	м
	99,5

	23-01-011-04
	403-9146
	м
	99,5
	403-1325
	м
	99,5

	23-01-011-05
	403-9146
	м
	99,5
	403-1326
	м
	99,5

	23-01-011-06
	403-9146
	м
	99,5
	403-1327
	м
	99,5

	23-01-011-07
	403-9146
	м
	99,5
	403-1328
	м
	99,5

	23-01-011-08
	403-9146
	м
	99,5
	403-1329
	м
	99,5

	23-01-011-09
	403-9146
	м
	99,5
	403-1331
	м
	99,5

	23-01-011-10
	403-9146
	м
	99,5
	403-1330
	м
	99,5

	23-01-012-01
	403-9196
	м
	99,5
	403-0413
	м
	99,5

	23-01-012-02
	403-9196
	м
	99,5
	403-0414
	м
	99,5

	23-01-012-03
	403-9196
	м
	99,5
	403-0415
	м
	99,5

	23-01-012-04
	403-9196
	м
	99,5
	403-0416
	м
	99,5

	23-01-012-05
	403-9196
	м
	99,5
	403-0417
	м
	99,5

	23-01-012-06
	403-9196
	м
	99,5
	403-0418
	м
	99,5

	23-01-013-01
	403-9196
	м
	99,5
	403-0413
	м
	99,5

	23-01-013-02
	403-9196
	м
	99,5
	403-0414
	м
	99,5

	23-01-013-03
	403-9196
	м
	99,5
	403-0415
	м
	99,5

	23-01-013-04
	403-9196
	м
	99,5
	403-0416
	м
	99,5

	23-01-013-05
	403-9196
	м
	99,5
	403-0417
	м
	99,5

	23-01-013-06
	403-9196
	м
	99,5
	403-0418
	м
	99,5

	23-01-017-01
	410-9010
	т
	2,48
	410-0021
	т
	2,48

	
	403-9022
	м3
	94,3
	403-3210
	м3
	94,3

	23-01-017-02
	410-9010
	т
	2,66
	410-0021
	т
	2,66

	
	403-9022
	м3
	90,6
	403-3210
	м3
	90,6

	23-03-001-01
	101-9126
	т
	0,014
	101-2611
	т
	0,014

	
	402-9086
	м3
	0,12
	402-0064
	м3
	0,12

	
	408-9040
	м3
	1,76
	408-0122
	м3
	1,76

	
	403-9152
	м
	22,84
	403-0118
	м
	22,84

	23-03-001-02
	101-9126
	т
	0,014
	101-2611
	т
	0,014

	
	402-9086
	м3
	0,0445
	402-0064
	м3
	0,0445

	
	410-9010
	т
	0,36
	410-0021
	т
	0,36

	
	403-9152
	м
	22,84
	403-0118
	м
	22,84

	23-03-001-03
	101-9126
	т
	0,017
	101-2611
	т
	0,017

	
	402-9086
	м3
	0,12
	402-0064
	м3
	0,12

	
	408-9040
	м3
	1,6
	408-0122
	м3
	1,6

	
	403-9155
	м
	15,07
	403-0119
	м
	15,07

	23-03-001-04
	101-9126
	т
	0,017
	101-2611
	т
	0,017

	
	402-9086
	м3
	0,0445
	402-0064
	м3
	0,0445

	
	410-9010
	т
	0,21
	410-0021
	т
	0,21

	
	403-9155
	м
	15,07
	403-0119
	м
	15,07

	23-03-001-05
	101-9126
	т
	0,019
	101-2611
	т
	0,019

	
	402-9086
	м3
	0,12
	402-0064
	м3
	0,12

	
	408-9040
	м3
	1,45
	408-0122
	м3
	1,45

	
	403-9153
	м
	6,88
	403-0120
	м
	6,88

	23-03-001-06
	101-9126
	т
	0,019
	101-2611
	т
	0,019

	
	402-9086
	м3
	0,038
	402-0064
	м3
	0,038

	
	410-9010
	т
	0,19
	410-0021
	т
	0,19

	
	403-9153
	м
	6,88
	403-0120
	м
	6,88

	23-03-001-07
	101-9126
	т
	0,021
	101-2611
	т
	0,021

	
	402-9086
	м3
	0,11
	402-0064
	м3
	0,11

	
	408-9040
	м3
	1,32
	408-0122
	м3
	1,32

	
	403-9156
	м
	4,45
	403-0135
	м
	4,45

	23-03-001-08
	101-9126
	т
	0,021
	101-2611
	т
	0,021

	
	402-9086
	м3
	0,033
	402-0064
	м3
	0,033

	
	410-9010
	т
	0,16
	410-0021
	т
	0,16

	
	403-9156
	м
	4,45
	403-0135
	м
	4,45

	23-03-002-01
	101-9126
	т
	0,0037
	101-2611
	т
	0,0037

	
	402-9086
	м3
	0,05
	402-0064
	м3
	0,05

	
	404-9015
	1000 шт.
	3,5
	404-0005
	1000 шт.
	3,5

	
	408-9080
	м3
	0,11
	408-0021
	м3
	0,11

	23-03-002-02
	101-9126
	т
	0,0043
	101-2611
	т
	0,0043

	
	402-9086
	м3
	0,05
	402-0064
	м3
	0,05

	
	404-9015
	1000 шт.
	3,05
	404-0005
	1000 шт.
	3,05

	
	408-9080
	м3
	0,11
	408-0021
	м3
	0,11

	23-03-002-03
	101-9126
	т
	0,0065
	101-2611
	т
	0,0065

	
	402-9086
	м3
	0,05
	402-0064
	м3
	0,05

	
	404-9015
	1000 шт.
	2,36
	404-0005
	1000 шт.
	2,36

	
	408-9080
	м3
	0,19
	408-0021
	м3
	0,19

	23-03-003-01
	101-9126
	т
	0,0043
	101-2611
	т
	0,0043

	
	402-9086
	м3
	0,03
	402-0064
	м3
	0,03

	
	404-9015
	1000 шт.
	3,39
	404-0005
	1000 шт.
	3,39

	
	408-9080
	м3
	0,11
	408-0021
	м3
	0,11

	23-03-003-02
	101-9126
	т
	0,0054
	101-2611
	т
	0,0054

	
	402-9086
	м3
	0,033
	402-0064
	м3
	0,033

	
	404-9015
	1000 шт.
	3,26
	404-0005
	1000 шт.
	3,26

	
	408-9080
	м3
	0,16
	408-0021
	м3
	0,16

	23-03-003-03
	101-9126
	т
	0,0065
	101-2611
	т
	0,0065

	
	402-9086
	м3
	0,038
	402-0064
	м3
	0,038

	
	404-9015
	1000 шт.
	2,93
	404-0005
	1000 шт.
	2,93

	
	408-9080
	м3
	0,19
	408-0021
	м3
	0,19

	23-03-004-01
	101-9126
	т
	0,01
	101-2611
	т
	0,01

	
	402-9086
	м3
	0,22
	402-0064
	м3
	0,22

	
	404-9015
	1000 шт.
	1,6
	404-0005
	1000 шт.
	1,6

	
	408-9080
	м3
	0,5
	408-0021
	м3
	0,5

	23-03-004-02
	101-9126
	т
	0,096
	101-2611
	т
	0,096

	
	402-9086
	м3
	0,07
	402-0064
	м3
	0,07

	
	404-9015
	1000 шт.
	1,72
	404-0005
	1000 шт.
	1,72

	
	410-9010
	т
	0,07
	410-0021
	т
	0,07

	23-03-004-03
	101-9126
	т
	0,01
	101-2611
	т
	0,01

	
	402-9086
	м3
	0,07
	402-0064
	м3
	0,07

	
	404-9015
	1000 шт.
	1,6
	404-0005
	1000 шт.
	1,6

	23-03-004-04
	101-9126
	т
	0,014
	101-2611
	т
	0,014

	
	402-9086
	м3
	0,24
	402-0064
	м3
	0,24

	
	404-9015
	1000 шт.
	1,41
	404-0005
	1000 шт.
	1,41

	
	408-9080
	м3
	0,63
	408-0021
	м3
	0,63

	23-03-004-05
	101-9126
	т
	0,0135
	101-2611
	т
	0,0135

	
	402-9086
	м3
	0,08
	402-0064
	м3
	0,08

	
	404-9015
	1000 шт.
	1,52
	404-0005
	1000 шт.
	1,52

	
	410-9010
	т
	0,07
	410-0021
	т
	0,07

	23-03-004-06
	101-9126
	т
	0,014
	101-2611
	т
	0,014

	
	402-9086
	м3
	0,08
	402-0064
	м3
	0,08

	
	404-9015
	1000 шт.
	1,41
	404-0005
	1000 шт.
	1,41

	23-03-005-01
	402-9086
	м3
	0,11
	402-0064
	м3
	0,11

	
	408-9080
	м3
	0,1
	408-0021
	м3
	0,1

	23-03-005-02
	402-9086
	м3
	0,057
	402-0064
	м3
	0,057

	
	410-9010
	т
	0,33
	410-0021
	т
	0,33

	23-03-005-03
	402-9086
	м3
	0,11
	402-0064
	м3
	0,11

	
	408-9080
	м3
	0,1
	408-0021
	м3
	0,1

	23-03-005-04
	402-9086
	м3
	0,057
	402-0064
	м3
	0,057

	
	410-9010
	т
	0,14
	410-0021
	т
	0,14

	23-03-005-05
	402-9086
	м3
	0,14
	402-0064
	м3
	0,14

	
	408-9080
	м3
	0,18
	408-0021
	м3
	0,18

	23-03-005-06
	402-9086
	м3
	0,025
	402-0064
	м3
	0,025

	
	410-9010
	т
	0,15
	410-0021
	т
	0,15

	23-03-005-07
	402-9086
	м3
	0,085
	402-0064
	м3
	0,085

	
	408-9080
	м3
	0,38
	408-0021
	м3
	0,38

	23-03-005-08
	402-9086
	м3
	0,018
	402-0064
	м3
	0,018

	
	410-9010
	т
	0,16
	410-0021
	т
	0,16

	23-03-006-01
	402-9086
	м3
	0,18
	402-0064
	м3
	0,18

	
	408-9080
	м3
	0,5
	408-0021
	м3
	0,5

	
	403-9152
	м
	0,08
	403-0118
	м
	0,08

	23-03-006-02
	402-9086
	м3
	0,06
	402-0064
	м3
	0,06

	
	410-9010
	т
	0,08
	410-0021
	т
	0,08

	
	403-9152
	м
	0,06
	403-0118
	м
	0,06

	23-03-006-03
	402-9086
	м3
	0,06
	402-0064
	м3
	0,06

	
	403-9152
	м
	0,08
	403-0118
	м
	0,08

	23-03-006-04
	402-9086
	м3
	0,2
	402-0064
	м3
	0,2

	
	408-9080
	м3
	0,63
	408-0021
	м3
	0,63

	
	403-9152
	м
	0,06
	403-0118
	м
	0,06

	23-03-006-05
	402-9086
	м3
	0,07
	402-0064
	м3
	0,07

	
	410-9010
	т
	0,08
	410-0021
	т
	0,08

	
	403-9152
	м
	0,05
	403-0118
	м
	0,05

	23-03-006-06
	402-9086
	м3
	0,07
	402-0064
	м3
	0,07

	
	403-9152
	м
	0,06
	403-0118
	м
	0,06

	23-03-007-01
	402-9086
	м3
	0,11
	402-0064
	м3
	0,11

	
	408-9040
	м3
	1,76
	408-0122
	м3
	1,76

	
	403-9019
	м
	37,2
	403-0110
	м
	37,2

	23-03-007-02
	402-9086
	м3
	0,057
	402-0064
	м3
	0,057

	
	410-9010
	т
	0,33
	410-0021
	т
	0,33

	
	403-9019
	м
	31,7
	403-0110
	м
	31,7

	23-03-007-03
	402-9086
	м3
	0,14
	402-0064
	м3
	0,14

	
	408-9040
	м3
	1,6
	408-0122
	м3
	1,6

	
	403-9019
	м
	22,4
	403-0117
	м
	22,4

	23-03-007-04
	402-9086
	м3
	0,045
	402-0064
	м3
	0,045

	
	410-9010
	т
	0,24
	410-0021
	т
	0,24

	
	403-9019
	м
	19,4
	403-0117
	м
	19,4

	23-03-007-05
	402-9086
	м3
	0,05
	402-0064
	м3
	0,05

	
	404-9017
	1000 шт.
	3,19
	404-0007
	1000 шт.
	3,19

	
	408-9040
	м3
	1,55
	408-0122
	м3
	1,55

	23-03-007-06
	402-9086
	м3
	0,05
	402-0064
	м3
	0,05

	
	404-9017
	1000 шт.
	2,76
	404-0007
	1000 шт.
	2,76

	
	410-9010
	т
	0,24
	410-0021
	т
	0,24

	23-04-001-01
	408-9305
	м3
	105
	408-0111
	м3
	105

	23-04-004-01
	103-9104
	1000 шт.
	2,94
	103-8051
	1000 шт.
	2,94

	23-04-004-02
	103-9104
	1000 шт.
	2,94
	302-1014
	1000 шт.
	2,94

	23-04-004-03
	103-9104
	1000 шт.
	2,94
	103-1022
	1000 шт.
	2,94

	23-04-005-01
	101-9005
	м
	100,8
	103-0981
	м
	100,8

	23-04-005-02
	101-9005
	м
	100,8
	103-0982
	м
	100,8

	23-04-005-03
	101-9005
	м
	100,8
	103-0983
	м
	100,8

	23-04-008-01
	408-9040
	м3
	0,2
	408-0122
	м3
	0,2

	23-04-008-02
	408-9040
	м3
	0,2
	408-0122
	м3
	0,2

	23-04-011-01
	101-9058
	шт.
	1
	101-2536
	шт.
	1


Теплоснабжение и газопроводы – наружные сети

Приложение 24.1

Коэффициенты к сметным нормам, учитывающие условия применения ТЕР части 24 раздела 1

	Условия применения
	Номер таблиц (ТЕР)
	Коэффициенты

	
	
	к затратам труда и к оплате труда рабочих-строителей
	к стоимости эксплуатации машин
	к стоимости материалов

	1
	2
	3
	4
	5

	3.1. Надземная прокладка трубопроводов на высоте:
	01-004, 01-007, 01-009
	
	Краны:
	

	а) 8,1-10 м
	
	1,04
	1,09
	-

	б) свыше 10 м
	
	1,06
	1,12
	-

	3.2. Прокладка трубопроводов под мостами через железные дороги или реки на высоте до 10 м, диаметром;
	01-004, 01-007, 01-009
	
	Краны:
	

	а) до 200 мм
	
	1,26
	1,84
	-

	б) свыше 200 мм
	
	1,18
	1,5
	-

	3.3. Прокладка трубопроводов в районах с сейсмичностью 8 и более баллов, диаметром:
	
	
	Агрегаты сварочные

1,06

Машины шлифовальные, передвижные электростанции

1,33
	Электроды

1,12

	а) до 300 мм
	01-001÷01-004, 01-008÷01-010
	1,05
	
	

	б) свыше 300 мм
	01-002÷01-007
	1,04
	
	Электроды

1,04


Приложение 24.2

Толщины стенки труб тяжелого типа (Т-ГАЗ), принятые нормами на сварку

	Наружный диаметр труб, мм
	Толщина стенки труб тяжелого типа (Т-ГАЗ), мм

	63
	5,8

	110
	10,0

	160
	14,6

	225
	20,5


Приложение 24.3

Толщина стенок труб учтенная нормами

	Наружный диаметр газопровода, мм
	Толщина стенки труб, мм

	57
	3,5

	89
	4

	108
	4

	159
	5

	219
	5

	273
	6

	325
	6

	377
	6

	426
	7


Приложение 24.4

Коэффициенты к сметным нормам, учитывающие условия применения ТЕР части 24 раздела 2

	Условия применения
	Номер таблицы (ТЕР)
	Коэффициенты

	
	
	к затратам труда и к оплате труда рабочих-строителей
	к стоимости эксплуатации машин

	1
	2
	3
	4

	3.1. Укладка полиэтиленовых труб со стационарного барабана (расчетная длина укладки 100 м) 

При длине полиэтиленовой трубы:
	
	
	Лебедка-ворот
	Прицеп

	а) до 200 м
	02-031 (1)
	1,09
	1,17
	1,31

	
	02-031 (2)
	1,13
	1,22
	1,39

	
	02-031 (3)
	1,22
	1,36
	1,56

	б) до 250 м
	02-031 (1)
	1,13
	1,25
	1,46

	
	02-031 (2)
	1,19
	1,34
	1,59

	
	02-031 (3)
	1,33
	1,54
	1,83

	в) до 300 м
	02-031 (1)
	1,18
	1,33
	1,62

	
	02-031 (2)
	1,25
	1,45
	1,79

	
	02-031 (3)
	1,43
	1,71
	2,11

	г) до 400 м
	02-031 (1)
	1,27
	1,5
	1,93

	
	02-031 (2)
	1,44
	1,67
	2,18

	
	02-031 (3)
	1,65
	2,07
	2,67

	3.2. Укладка полиэтиленовых труб с подвижного барабана (расчетная длина укладки 400 м)

При длине полиэтиленовой трубы:
	
	
	

	а) до 100 м
	02-032 (1)
	0,54
	0,25

	
	02-032 (2,3)
	0,5
	0,25

	б) до 200 м
	02-032 (1)
	0,69
	0,25

	
	02-032 (2,3)
	0,67
	0,25

	в) до 250 м
	02-032 (1)
	0,77
	0,63

	
	02-032 (2,3)
	0,75
	0,63

	г) до 300 м
	02-032 (1)
	0,85
	0,75

	
	02-032 (2,3)
	0,83
	0,75


Приложение 24.5 
ТАБЛИЦА ЗАМЕНЫ РЕСУРСОВ

	Номера

расценок
	Ресурсы по ГЭСН
	Ресурсы по ТЕР

	
	код
	ед. изм.
	расход
	код
	ед. изм.
	расход

	24-01-001-01
	103-9011
	м
	1010
	103-0357
	м
	1010

	
	201-9026
	т
	0,29
	201-0888
	т
	0,29

	
	201-9027
	т
	0,01
	201-0889
	т
	0,01

	24-01-001-02
	103-9011
	м
	1010
	103-0373
	м
	1010

	
	201-9026
	т
	0,29
	201-0888
	т
	0,29

	
	201-9027
	т
	0,01
	201-0889
	т
	0,01

	24-01-001-03
	103-9011
	м
	1010
	103-0387
	м
	1010

	
	201-9026
	т
	0,31
	201-0888
	т
	0,31

	
	201-9027
	т
	0,01
	201-0889
	т
	0,01

	24-01-001-04
	103-9011
	м
	1010
	103-0401
	м
	1010

	
	201-9026
	т
	0,27
	201-0888
	т
	0,27

	
	201-9027
	т
	0,09
	201-0889
	т
	0,09

	24-01-001-05
	103-9011
	м
	1010
	103-0437
	м
	1010

	
	201-9026
	т
	0,29
	201-0888
	т
	0,29

	
	201-9027
	т
	0,09
	201-0889
	т
	0,09

	24-01-001-06
	103-9011
	м
	1010
	103-0455
	м
	1010

	
	201-9026
	т
	0,27
	201-0888
	т
	0,27

	
	201-9027
	т
	0,13
	201-0889
	т
	0,13

	24-01-001-07
	103-9011
	м
	1010
	103-0470
	м
	1010

	
	201-9026
	т
	0,63
	201-0888
	т
	0,63

	
	201-9027
	т
	0,21
	201-0889
	т
	0,21

	24-01-001-08
	103-9011
	м
	1010
	103-0475
	м
	1010

	
	201-9026
	т
	0,46
	201-0888
	т
	0,46

	
	201-9027
	т
	0,18
	201-0889
	т
	0,18

	24-01-001-09
	103-9011
	м
	1000
	103-0485
	м
	1000

	
	201-9026
	т
	0,82
	201-0888
	т
	0,82

	
	201-9027
	т
	0,15
	201-0889
	т
	0,15

	24-01-002-01
	103-9011
	м
	1010
	103-0357
	м
	1010

	
	201-9026
	т
	0,29
	201-0888
	т
	0,29

	
	201-9027
	т
	0,01
	201-0889
	т
	0,01

	24-01-002-02
	103-9011
	м
	1010
	103-0373
	м
	1010

	
	201-9026
	т
	0,29
	201-0888
	т
	0,29

	
	201-9027
	т
	0,01
	201-0889
	т
	0,01

	24-01-002-03
	103-9011
	м
	1010
	103-0387
	м
	1010

	
	201-9026
	т
	0,31
	201-0888
	т
	0,31

	
	201-9027
	т
	0,01
	201-0889
	т
	0,01

	24-01-002-04
	103-9011
	м
	1000
	103-0401
	м
	1000

	
	201-9026
	т
	0,27
	201-0888
	т
	0,27

	
	201-9027
	т
	0,09
	201-0889
	т
	0,09

	24-01-002-05
	103-9011
	м
	1000
	103-0437
	м
	1000

	
	201-9026
	т
	0,29
	201-0888
	т
	0,29

	
	201-9027
	т
	0,13
	201-0889
	т
	0,13

	24-01-002-06
	103-9011
	м
	1000
	103-0455
	м
	1000

	
	201-9026
	т
	0,27
	201-0888
	т
	0,27

	
	201-9027
	т
	0,2
	201-0889
	т
	0,2

	24-01-002-07
	103-9011
	м
	1000
	103-0470
	м
	1000

	
	201-9026
	т
	1
	201-0888
	т
	1

	
	201-9027
	т
	0,32
	201-0889
	т
	0,32

	24-01-002-08
	103-9011
	м
	1000
	103-0475
	м
	1000

	
	201-9026
	т
	0,75
	201-0888
	т
	0,75

	
	201-9027
	т
	0,27
	201-0889
	т
	0,27

	24-01-002-09
	103-9011
	м
	1000
	103-0485
	м
	1000

	
	201-9026
	т
	1,32
	201-0888
	т
	1,32

	
	201-9027
	т
	0,23
	201-0889
	т
	0,23

	24-01-002-10
	103-9011
	м
	1000
	103-0495
	м
	1000

	
	201-9026
	т
	1,26
	201-0888
	т
	1,26

	
	201-9027
	т
	0,26
	201-0889
	т
	0,26

	24-01-002-11
	103-9011
	м
	1000
	103-0500
	м
	1000

	
	201-9026
	т
	0,93
	201-0888
	т
	0,93

	
	201-9027
	т
	0,48
	201-0889
	т
	0,48

	24-01-002-12
	103-9011
	м
	1000
	103-0930
	м
	1000

	
	201-9026
	т
	2,06
	201-0888
	т
	2,06

	
	201-9027
	т
	0,48
	201-0889
	т
	0,48

	24-01-002-13
	103-9011
	м
	1000
	103-0230
	м
	1000

	
	201-9026
	т
	1,98
	201-0888
	т
	1,98

	
	201-9027
	т
	0,48
	201-0889
	т
	0,48

	24-01-002-14
	103-9011
	м
	1000
	103-0240
	м
	1000

	
	201-9026
	т
	1,9
	201-0888
	т
	1,9

	
	201-9027
	т
	0,51
	201-0889
	т
	0,51

	24-01-002-15
	103-9011
	м
	1000
	103-0248
	м
	1000

	
	201-9026
	т
	2,74
	201-0888
	т
	2,74

	
	201-9027
	т
	0,57
	201-0889
	т
	0,57

	24-01-002-16
	103-9011
	м
	1000
	103-0256
	м
	1000

	
	201-9026
	т
	1,86
	201-0888
	т
	1,86

	
	201-9027
	т
	0,6
	201-0889
	т
	0,6

	24-01-002-17
	103-9011
	м
	990
	103-0263
	м
	990

	
	201-9026
	т
	2,37
	201-0888
	т
	2,37

	
	201-9027
	т
	0,63
	201-0889
	т
	0,63

	24-01-002-18
	103-9011
	м
	990
	103-0271
	м
	990

	
	201-9026
	т
	3,53
	201-0888
	т
	3,53

	
	201-9027
	т
	0,73
	201-0889
	т
	0,73

	24-01-002-19
	103-9011
	м
	990
	103-0282
	м
	990

	
	201-9026
	т
	3,66
	201-0888
	т
	3,66

	
	201-9027
	т
	0,88
	201-0889
	т
	0,88

	24-01-003-01
	103-9011
	м
	1010
	103-0357
	м
	1010

	
	201-9026
	т
	0,29
	201-0888
	т
	0,29

	
	201-9027
	т
	0,01
	201-0889
	т
	0,01

	24-01-003-02
	103-9011
	м
	1010
	103-0373
	м
	1010

	
	201-9026
	т
	0,29
	201-0888
	т
	0,29

	
	201-9027
	т
	0,01
	201-0889
	т
	0,01

	24-01-003-03
	103-9011
	м
	1010
	103-0387
	м
	1010

	
	201-9026
	т
	0,27
	201-0888
	т
	0,27

	
	201-9027
	т
	0,01
	201-0889
	т
	0,01

	24-01-003-04
	103-9011
	м
	1000
	103-0401
	м
	1000

	
	201-9026
	т
	0,24
	201-0888
	т
	0,24

	
	201-9027
	т
	0,09
	201-0889
	т
	0,09

	24-01-003-05
	103-9011
	м
	1000
	103-0437
	м
	1000

	
	201-9026
	т
	0,24
	201-0888
	т
	0,24

	
	201-9027
	т
	0,13
	201-0889
	т
	0,13

	24-01-003-06
	103-9011
	м
	1000
	103-0455
	м
	1000

	
	201-9026
	т
	0,2
	201-0888
	т
	0,2

	
	201-9027
	т
	0,2
	201-0889
	т
	0,2

	24-01-003-07
	103-9011
	м
	1000
	103-0470
	м
	1000

	
	201-9026
	т
	1,58
	201-0888
	т
	1,58

	
	201-9027
	т
	0,33
	201-0889
	т
	0,33

	24-01-003-08
	103-9011
	м
	1000
	103-0475
	м
	1000

	
	201-9026
	т
	1,17
	201-0888
	т
	1,17

	
	201-9027
	т
	0,27
	201-0889
	т
	0,27

	24-01-003-09
	103-9011
	м
	1000
	103-0485
	м
	1000

	
	201-9026
	т
	2,71
	201-0888
	т
	2,71

	
	201-9027
	т
	0,23
	201-0889
	т
	0,23

	24-01-003-10
	103-9011
	м
	1000
	103-0495
	м
	1000

	
	201-9026
	т
	2,68
	201-0888
	т
	2,68

	
	201-9027
	т
	0,26
	201-0889
	т
	0,26

	24-01-003-11
	103-9011
	м
	1000
	103-0500
	м
	1000

	
	201-9026
	т
	2,3
	201-0888
	т
	2,3

	
	201-9027
	т
	0,48
	201-0889
	т
	0,48

	24-01-003-12
	103-9011
	м
	1000
	103-0930
	м
	1000

	
	201-9026
	т
	3,36
	201-0888
	т
	3,36

	
	201-9027
	т
	0,48
	201-0889
	т
	0,48

	24-01-003-13
	103-9011
	м
	1000
	103-0230
	м
	1000

	
	201-9026
	т
	3,32
	201-0888
	т
	3,32

	
	201-9027
	т
	0,48
	201-0889
	т
	0,48

	24-01-003-14
	103-9011
	м
	1000
	103-0240
	м
	1000

	
	201-9026
	т
	3,24
	201-0888
	т
	3,24

	
	201-9027
	т
	0,51
	201-0889
	т
	0,51

	24-01-003-15
	103-9011
	м
	1000
	103-0248
	м
	1000

	
	201-9026
	т
	5,74
	201-0888
	т
	5,74

	
	201-9027
	т
	0,57
	201-0889
	т
	0,57

	24-01-003-16
	103-9011
	м
	990
	103-0256
	м
	990

	
	201-9026
	т
	5,68
	201-0888
	т
	5,68

	
	201-9027
	т
	0,6
	201-0889
	т
	0,6

	24-01-003-17
	103-9011
	м
	990
	103-0263
	м
	990

	
	201-9026
	т
	6,21
	201-0888
	т
	6,21

	
	201-9027
	т
	0,63
	201-0889
	т
	0,63

	24-01-003-18
	103-9011
	м
	990
	103-0271
	м
	990

	
	201-9026
	т
	8,65
	201-0888
	т
	8,65

	
	201-9027
	т
	0,73
	201-0889
	т
	0,73

	24-01-003-19
	103-9011
	м
	990
	103-0282
	м
	990

	
	201-9026
	т
	8,78
	201-0888
	т
	8,78

	
	201-9027
	т
	0,88
	201-0889
	т
	0,88

	24-01-004-01
	103-9011
	м
	1010
	103-0357
	м
	1010

	
	201-9026
	т
	0,29
	201-0888
	т
	0,29

	
	201-9027
	т
	0,06
	201-0889
	т
	0,06

	24-01-004-02
	103-9011
	м
	1010
	103-0373
	м
	1010

	
	201-9026
	т
	0,29
	201-0888
	т
	0,29

	
	201-9027
	т
	0,06
	201-0889
	т
	0,06

	24-01-004-03
	103-9011
	м
	1010
	103-0387
	м
	1010

	
	201-9026
	т
	0,27
	201-0888
	т
	0,27

	
	201-9027
	т
	0,06
	201-0889
	т
	0,06

	24-01-004-04
	103-9011
	м
	1000
	103-0401
	м
	1000

	
	201-9026
	т
	0,24
	201-0888
	т
	0,24

	
	201-9027
	т
	0,06
	201-0889
	т
	0,06

	24-01-004-05
	103-9011
	м
	1000
	103-0437
	м
	1000

	
	201-9026
	т
	0,24
	201-0888
	т
	0,24

	
	201-9027
	т
	0,07
	201-0889
	т
	0,07

	24-01-004-06
	103-9011
	м
	1000
	103-0455
	м
	1000

	
	201-9026
	т
	0,2
	201-0888
	т
	0,2

	
	201-9027
	т
	0,09
	201-0889
	т
	0,09

	24-01-004-07
	103-9011
	м
	1000
	103-0470
	м
	1000

	
	201-9026
	т
	1,58
	201-0888
	т
	1,58

	
	201-9027
	т
	0,16
	201-0889
	т
	0,16

	24-01-004-08
	103-9011
	м
	1000
	103-0475
	м
	1000

	
	201-9026
	т
	1,17
	201-0888
	т
	1,17

	
	201-9027
	т
	0,15
	201-0889
	т
	0,15

	24-01-004-09
	103-9011
	м
	1000
	103-0485
	м
	1000

	
	201-9026
	т
	2,71
	201-0888
	т
	2,71

	
	201-9027
	т
	0,14
	201-0889
	т
	0,14

	24-01-004-10
	103-9011
	м
	1000
	103-0495
	м
	1000

	
	201-9026
	т
	2,68
	201-0888
	т
	2,68

	
	201-9027
	т
	0,17
	201-0889
	т
	0,17

	24-01-004-11
	103-9011
	м
	1000
	103-0500
	м
	1000

	
	201-9026
	т
	2,3
	201-0888
	т
	2,3

	
	201-9027
	т
	0,26
	201-0889
	т
	0,26

	24-01-004-12
	103-9011
	м
	1000
	103-0930
	м
	1000

	
	201-9026
	т
	3,36
	201-0888
	т
	3,36

	
	201-9027
	т
	0,28
	201-0889
	т
	0,28

	24-01-004-13
	103-9011
	м
	1000
	103-0230
	м
	1000

	
	201-9026
	т
	3,32
	201-0888
	т
	3,32

	
	201-9027
	т
	0,27
	201-0889
	т
	0,27

	24-01-004-14
	103-9011
	м
	1000
	103-0240
	м
	1000

	
	201-9026
	т
	3,24
	201-0888
	т
	3,24

	
	201-9027
	т
	0,37
	201-0889
	т
	0,37

	24-01-004-15
	103-9011
	м
	1000
	103-0248
	м
	1000

	
	201-9026
	т
	5,74
	201-0888
	т
	5,74

	
	201-9027
	т
	0,45
	201-0889
	т
	0,45

	24-01-004-16
	103-9011
	м
	990
	103-0256
	м
	990

	
	201-9026
	т
	5,68
	201-0888
	т
	5,68

	
	201-9027
	т
	0,47
	201-0889
	т
	0,47

	24-01-004-17
	103-9011
	м
	990
	103-0263
	м
	990

	
	201-9026
	т
	6,21
	201-0888
	т
	6,21

	
	201-9027
	т
	0,54
	201-0889
	т
	0,54

	24-01-004-18
	103-9011
	м
	990
	103-0271
	м
	990

	
	201-9026
	т
	8,65
	201-0888
	т
	8,65

	
	201-9027
	т
	0,62
	201-0889
	т
	0,62

	24-01-004-19
	103-9011
	м
	990
	103-0282
	м
	990

	
	201-9026
	т
	8,78
	201-0888
	т
	8,78

	
	201-9027
	т
	0,75
	201-0889
	т
	0,75

	24-01-005-01
	103-9011
	м
	1000
	103-0485
	м
	1000

	
	201-9026
	т
	1,55
	201-0888
	т
	1,55

	
	201-9027
	т
	0,23
	201-0889
	т
	0,23

	24-01-005-02
	103-9011
	м
	1000
	103-0495
	м
	1000

	
	201-9026
	т
	1,49
	201-0888
	т
	1,49

	
	201-9027
	т
	0,25
	201-0889
	т
	0,25

	24-01-005-03
	103-9011
	м
	1000
	103-0500
	м
	1000

	
	201-9026
	т
	2,06
	201-0888
	т
	2,06

	
	201-9027
	т
	0,48
	201-0889
	т
	0,48

	24-01-005-04
	103-9011
	м
	1000
	103-0930
	м
	1000

	
	201-9026
	т
	4,13
	201-0888
	т
	4,13

	
	201-9027
	т
	0,48
	201-0889
	т
	0,48

	24-01-005-05
	103-9011
	м
	1000
	103-0230
	м
	1000

	
	201-9026
	т
	4,02
	201-0888
	т
	4,02

	
	201-9027
	т
	0,48
	201-0889
	т
	0,48

	24-01-005-06
	103-9011
	м
	1000
	103-0240
	м
	1000

	
	201-9026
	т
	3,41
	201-0888
	т
	3,41

	
	201-9027
	т
	0,51
	201-0889
	т
	0,51

	24-01-005-07
	103-9011
	м
	1000
	103-0248
	м
	1000

	
	201-9026
	т
	4,35
	201-0888
	т
	4,35

	
	201-9027
	т
	0,62
	201-0889
	т
	0,62

	24-01-005-08
	103-9011
	м
	990
	103-0256
	м
	990

	
	201-9026
	т
	2,96
	201-0888
	т
	2,96

	
	201-9027
	т
	0,65
	201-0889
	т
	0,65

	24-01-005-09
	103-9011
	м
	990
	103-0263
	м
	990

	
	201-9026
	т
	3,82
	201-0888
	т
	3,82

	
	201-9027
	т
	0,69
	201-0889
	т
	0,69

	24-01-005-10
	103-9011
	м
	990
	103-0271
	м
	990

	
	201-9026
	т
	5,48
	201-0888
	т
	5,48

	
	201-9027
	т
	0,79
	201-0889
	т
	0,79

	24-01-005-11
	103-9011
	м
	990
	103-0282
	м
	990

	
	201-9026
	т
	5,55
	201-0888
	т
	5,55

	
	201-9027
	т
	1,02
	201-0889
	т
	1,02

	24-01-005-12
	103-9011
	м
	990
	103-0296
	м
	990

	
	201-9026
	т
	6,69
	201-0888
	т
	6,69

	
	201-9027
	т
	1,14
	201-0889
	т
	1,14

	24-01-006-01
	103-9011
	м
	1000
	103-0485
	м
	1000

	
	201-9026
	т
	3,54
	201-0888
	т
	3,54

	
	201-9027
	т
	0,23
	201-0889
	т
	0,23

	24-01-006-02
	103-9011
	м
	1000
	103-0495
	м
	1000

	
	201-9026
	т
	3,54
	201-0888
	т
	3,54

	
	201-9027
	т
	0,25
	201-0889
	т
	0,25

	24-01-006-03
	103-9011
	м
	1000
	103-0500
	м
	1000

	
	201-9026
	т
	3,01
	201-0888
	т
	3,01

	
	201-9027
	т
	0,48
	201-0889
	т
	0,48

	24-01-006-04
	103-9011
	м
	1000
	103-0930
	м
	1000

	
	201-9026
	т
	4,43
	201-0888
	т
	4,43

	
	201-9027
	т
	0,48
	201-0889
	т
	0,48

	24-01-006-05
	103-9011
	м
	1000
	103-0230
	м
	1000

	
	201-9026
	т
	4,38
	201-0888
	т
	4,38

	
	201-9027
	т
	0,48
	201-0889
	т
	0,48

	24-01-006-06
	103-9011
	м
	1000
	103-0240
	м
	1000

	
	201-9026
	т
	4,32
	201-0888
	т
	4,32

	
	201-9027
	т
	0,51
	201-0889
	т
	0,51

	24-01-006-07
	103-9011
	м
	1000
	103-0248
	м
	1000

	
	201-9026
	т
	5,74
	201-0888
	т
	5,74

	
	201-9027
	т
	0,63
	201-0889
	т
	0,63

	24-01-006-08
	103-9011
	м
	990
	103-0256
	м
	990

	
	201-9026
	т
	5,68
	201-0888
	т
	5,68

	
	201-9027
	т
	0,65
	201-0889
	т
	0,65

	24-01-006-09
	103-9011
	м
	990
	103-0263
	м
	990

	
	201-9026
	т
	6,21
	201-0888
	т
	6,21

	
	201-9027
	т
	0,69
	201-0889
	т
	0,69

	24-01-006-10
	103-9011
	м
	990
	103-0271
	м
	990

	
	201-9026
	т
	8,65
	201-0888
	т
	8,65

	
	201-9027
	т
	0,79
	201-0889
	т
	0,79

	24-01-006-11
	103-9011
	м
	990
	103-0282
	м
	990

	
	201-9026
	т
	8,78
	201-0888
	т
	8,78

	
	201-9027
	т
	1,02
	201-0889
	т
	1,02

	24-01-006-12
	103-9011
	м
	990
	103-0296
	м
	990

	
	201-9026
	т
	9,48
	201-0888
	т
	9,48

	
	201-9027
	т
	1,13
	201-0889
	т
	1,13

	24-01-007-01
	103-9011
	м
	1000
	103-0485
	м
	1000

	
	201-9026
	т
	3,54
	201-0888
	т
	3,54

	
	201-9027
	т
	0,14
	201-0889
	т
	0,14

	24-01-007-02
	103-9011
	м
	1000
	103-0495
	м
	1000

	
	201-9026
	т
	3,54
	201-0888
	т
	3,54

	
	201-9027
	т
	0,17
	201-0889
	т
	0,17

	24-01-007-03
	103-9011
	м
	1000
	103-0500
	м
	1000

	
	201-9026
	т
	3,01
	201-0888
	т
	3,01

	
	201-9027
	т
	0,26
	201-0889
	т
	0,26

	24-01-007-04
	103-9011
	м
	1000
	103-0930
	м
	1000

	
	201-9026
	т
	4,43
	201-0888
	т
	4,43

	
	201-9027
	т
	0,28
	201-0889
	т
	0,28

	24-01-007-05
	103-9011
	м
	1000
	103-0230
	м
	1000

	
	201-9026
	т
	4,38
	201-0888
	т
	4,38

	
	201-9027
	т
	0,27
	201-0889
	т
	0,27

	24-01-007-06
	103-9011
	м
	1000
	103-0240
	м
	1000

	
	201-9026
	т
	4,32
	201-0888
	т
	4,32

	
	201-9027
	т
	0,37
	201-0889
	т
	0,37

	24-01-007-07
	103-9011
	м
	1000
	103-0248
	м
	1000

	
	201-9026
	т
	5,74
	201-0888
	т
	5,74

	
	201-9027
	т
	0,45
	201-0889
	т
	0,45

	24-01-007-08
	103-9011
	м
	990
	103-0256
	м
	990

	
	201-9026
	т
	5,68
	201-0888
	т
	5,68

	
	201-9027
	т
	0,48
	201-0889
	т
	0,48

	24-01-007-09
	103-9011
	м
	990
	103-0263
	м
	990

	
	201-9026
	т
	6,21
	201-0888
	т
	6,21

	
	201-9027
	т
	0,54
	201-0889
	т
	0,54

	24-01-007-10
	103-9011
	м
	990
	103-0271
	м
	990

	
	201-9026
	т
	8,65
	201-0888
	т
	8,65

	
	201-9027
	т
	0,62
	201-0889
	т
	0,62

	24-01-007-11
	103-9011
	м
	990
	103-0282
	м
	990

	
	201-9026
	т
	8,78
	201-0888
	т
	8,78

	
	201-9027
	т
	0,68
	201-0889
	т
	0,68

	24-01-007-12
	103-9011
	м
	990
	103-0296
	м
	990

	
	201-9026
	т
	9,48
	201-0888
	т
	9,48

	
	201-9027
	т
	0,75
	201-0889
	т
	0,75

	24-01-008-01
	104-9014
	компл.
	172
	104-0211
	компл.
	172

	
	104-9233
	шт.
	172
	104-1881
	шт.
	172

	
	103-9055
	м
	1010
	103-0971
	м
	1010

	
	201-9026
	т
	1,5
	201-0888
	т
	1,5

	
	201-9027
	т
	0,01
	201-0889
	т
	0,01

	24-01-008-02
	104-9014
	компл.
	172
	104-0212
	компл.
	172

	
	104-9233
	шт.
	172
	104-1881
	шт.
	172

	
	103-9055
	м
	1010
	103-0972
	м
	1010

	
	201-9026
	т
	1,63
	201-0888
	т
	1,63

	
	201-9027
	т
	0,01
	201-0889
	т
	0,01

	24-01-008-03
	104-9014
	компл.
	172
	104-0213
	компл.
	172

	
	104-9233
	шт.
	172
	104-1881
	шт.
	172

	
	103-9055
	м
	1010
	103-0974
	м
	1010

	
	201-9026
	т
	1,43
	201-0888
	т
	1,43

	
	201-9027
	т
	0,01
	201-0889
	т
	0,01

	24-01-008-04
	104-9014
	компл.
	172
	104-0214
	компл.
	172

	
	104-9233
	шт.
	172
	104-1881
	шт.
	172

	
	103-9055
	м
	1000
	103-0974
	м
	1000

	
	201-9026
	т
	1,28
	201-0888
	т
	1,28

	
	201-9027
	т
	0,09
	201-0889
	т
	0,09

	24-01-008-05
	104-9014
	компл.
	164
	104-0215
	компл.
	164

	
	104-9233
	шт.
	164
	104-1881
	шт.
	164

	
	103-9055
	м
	1000
	103-0975
	м
	1000

	
	201-9026
	т
	1,22
	201-0888
	т
	1,22

	
	201-9027
	т
	0,13
	201-0889
	т
	0,13

	24-01-008-06
	104-9014
	компл.
	159
	104-0216
	компл.
	159

	
	104-9233
	шт.
	159
	104-1881
	шт.
	159

	
	103-9055
	м
	1000
	103-0976
	м
	1000

	
	201-9026
	т
	1,16
	201-0888
	т
	1,16

	
	201-9027
	т
	0,2
	201-0889
	т
	0,2

	24-01-008-07
	104-9014
	компл.
	149
	104-0217
	компл.
	149

	
	104-9233
	шт.
	149
	104-1881
	шт.
	149

	
	103-9055
	м
	1000
	103-0977
	м
	1000

	
	201-9026
	т
	1,14
	201-0888
	т
	1,14

	
	201-9027
	т
	0,32
	201-0889
	т
	0,32

	24-01-008-08
	104-9014
	компл.
	149
	104-0218
	компл.
	149

	
	104-9233
	шт.
	149
	104-1881
	шт.
	149

	
	103-9055
	м
	1000
	103-0978
	м
	1000

	
	201-9026
	т
	1,34
	201-0888
	т
	1,34

	
	201-9027
	т
	0,27
	201-0889
	т
	0,27

	24-01-008-09
	104-9014
	компл.
	145
	104-0219
	компл.
	145

	
	104-9233
	шт.
	145
	104-1881
	шт.
	145

	
	103-9055
	м
	1000
	103-0979
	м
	1000

	
	201-9026
	т
	1,55
	201-0888
	т
	1,55

	
	201-9027
	т
	0,23
	201-0889
	т
	0,23

	24-01-009-01
	104-9014
	компл.
	172
	104-0211
	компл.
	172

	
	103-9055
	м
	1010
	103-0971
	м
	1010

	
	201-9026
	т
	1,287
	201-0888
	т
	1,287

	
	201-9027
	т
	0,06
	201-0889
	т
	0,06

	24-01-009-02
	104-9014
	компл.
	172
	104-0212
	компл.
	172

	
	103-9055
	м
	1010
	103-0972
	м
	1010

	
	201-9026
	т
	1,225
	201-0888
	т
	1,225

	
	201-9027
	т
	0,06
	201-0889
	т
	0,06

	24-01-009-03
	104-9014
	компл.
	172
	104-0213
	компл.
	172

	
	103-9055
	м
	1010
	103-0974
	м
	1010

	
	201-9026
	т
	1,11
	201-0888
	т
	1,11

	
	201-9027
	т
	0,06
	201-0889
	т
	0,06

	24-01-009-04
	104-9014
	компл.
	172
	104-0214
	компл.
	172

	
	103-9055
	м
	1000
	103-0974
	м
	1000

	
	201-9026
	т
	1,06
	201-0888
	т
	1,06

	
	201-9027
	т
	0,06
	201-0889
	т
	0,06

	24-01-009-05
	104-9014
	компл.
	164
	104-0215
	компл.
	164

	
	103-9055
	м
	1000
	103-0975
	м
	1000

	
	201-9026
	т
	0,847
	201-0888
	т
	0,847

	
	201-9027
	т
	0,07
	201-0889
	т
	0,07

	24-01-009-06
	104-9014
	компл.
	159
	104-0216
	компл.
	159

	
	103-9055
	м
	1000
	103-0976
	м
	1000

	
	201-9026
	т
	0,829
	201-0888
	т
	0,829

	
	201-9027
	т
	0,09
	201-0889
	т
	0,09

	24-01-009-07
	104-9014
	компл.
	149
	104-0217
	компл.
	149

	
	103-9055
	м
	1000
	103-0977
	м
	1000

	
	201-9026
	т
	0,903
	201-0888
	т
	0,903

	
	201-9027
	т
	0,16
	201-0889
	т
	0,16

	24-01-009-08
	104-9014
	компл.
	149
	104-0218
	компл.
	149

	
	103-9055
	м
	1000
	103-0978
	м
	1000

	
	201-9026
	т
	0,855
	201-0888
	т
	0,855

	
	201-9027
	т
	0,15
	201-0889
	т
	0,15

	24-01-009-09
	104-9014
	компл.
	145
	104-0219
	компл.
	145

	
	103-9055
	м
	1000
	103-0979
	м
	1000

	
	201-9026
	т
	1,101
	201-0888
	т
	1,101

	
	201-9027
	т
	0,14
	201-0889
	т
	0,14

	24-01-010-01
	104-9014
	компл.
	37
	104-0211
	компл.
	37

	
	104-9233
	шт.
	37
	104-1881
	шт.
	37

	
	103-9012
	т
	0,02
	103-0918
	т
	0,02

	
	103-9055
	м
	101
	103-0971
	м
	101

	
	201-9026
	т
	0,096
	201-0888
	т
	0,096

	
	201-9027
	т
	0,106
	201-0889
	т
	0,106

	
	408-9080
	м3
	0,6
	408-0015
	м3
	0,6

	24-01-010-02
	104-9014
	компл.
	37
	104-0212
	компл.
	37

	
	104-9233
	шт.
	37
	104-1881
	шт.
	37

	
	103-9012
	т
	0,02
	103-0918
	т
	0,02

	
	103-9055
	м
	101
	103-0972
	м
	101

	
	201-9026
	т
	0,109
	201-0888
	т
	0,109

	
	201-9027
	т
	0,166
	201-0889
	т
	0,166

	
	408-9080
	м3
	0,6
	408-0015
	м3
	0,6

	24-01-010-03
	104-9014
	компл.
	37
	104-0213
	компл.
	37

	
	104-9233
	шт.
	37
	104-1881
	шт.
	37

	
	103-9012
	т
	0,02
	103-0918
	т
	0,02

	
	103-9055
	м
	101
	103-0973
	м
	101

	
	201-9026
	т
	0,092
	201-0888
	т
	0,092

	
	201-9027
	т
	0,166
	201-0889
	т
	0,166

	
	408-9080
	м3
	0,57
	408-0015
	м3
	0,57

	24-01-010-04
	104-9014
	компл.
	37
	104-0214
	компл.
	37

	
	104-9233
	шт.
	37
	104-1881
	шт.
	37

	
	103-9012
	т
	0,02
	103-0918
	т
	0,02

	
	103-9055
	м
	100
	103-0974
	м
	100

	
	201-9026
	т
	0,093
	201-0888
	т
	0,093

	
	201-9027
	т
	0,166
	201-0889
	т
	0,166

	
	408-9080
	м3
	0,56
	408-0015
	м3
	0,56

	24-01-010-05
	104-9014
	компл.
	37
	104-0215
	компл.
	37

	
	104-9233
	шт.
	37
	104-1881
	шт.
	37

	
	103-9012
	т
	0,02
	103-0918
	т
	0,02

	
	103-9055
	м
	100
	103-0975
	м
	100

	
	201-9026
	т
	0,096
	201-0888
	т
	0,096

	
	201-9027
	т
	0,166
	201-0889
	т
	0,166

	
	408-9080
	м3
	0,54
	408-0015
	м3
	0,54

	24-01-010-06
	104-9014
	компл.
	37
	104-0216
	компл.
	37

	
	104-9233
	шт.
	37
	104-1881
	шт.
	37

	
	103-9012
	т
	0,02
	103-0918
	т
	0,02

	
	103-9055
	м
	100
	103-0976
	м
	100

	
	201-9026
	т
	0,096
	201-0888
	т
	0,096

	
	201-9027
	т
	0,166
	201-0889
	т
	0,166

	
	408-9080
	м3
	0,54
	408-0015
	м3
	0,54

	24-01-010-07
	104-9014
	компл.
	37
	104-0217
	компл.
	37

	
	104-9233
	шт.
	37
	104-1881
	шт.
	37

	
	103-9012
	т
	0,02
	103-0918
	т
	0,02

	
	103-9055
	м
	100
	103-0977
	м
	100

	
	201-9026
	т
	0,109
	201-0888
	т
	0,109

	
	201-9027
	т
	0,166
	201-0889
	т
	0,166

	
	408-9080
	м3
	0,52
	408-0015
	м3
	0,52

	24-01-010-08
	104-9014
	компл.
	37
	104-0218
	компл.
	37

	
	104-9233
	шт.
	37
	104-1881
	шт.
	37

	
	103-9012
	т
	0,02
	103-0918
	т
	0,02

	
	103-9055
	м
	100
	103-0978
	м
	100

	
	201-9026
	т
	0,123
	201-0888
	т
	0,123

	
	201-9027
	т
	0,166
	201-0889
	т
	0,166

	
	408-9080
	м3
	0,51
	408-0015
	м3
	0,51

	24-01-010-09
	104-9014
	компл.
	37
	104-0219
	компл.
	37

	
	104-9233
	шт.
	37
	104-1881
	шт.
	37

	
	103-9012
	т
	0,02
	103-0918
	т
	0,02

	
	103-9055
	м
	100
	103-0979
	м
	100

	
	201-9026
	т
	0,131
	201-0888
	т
	0,131

	
	201-9027
	т
	0,166
	201-0889
	т
	0,166

	
	408-9080
	м3
	0,5
	408-0015
	м3
	0,5

	24-01-017-01
	104-9013
	компл.
	111
	104-0201
	компл.
	111

	
	101-9734
	т
	0,156
	101-1968
	т
	0,156

	
	103-9060
	м
	1000
	103-0991
	м
	1000

	
	201-9027
	т
	0,02
	201-0889
	т
	0,02

	24-01-017-02
	104-9013
	компл.
	111
	104-0202
	компл.
	111

	
	101-9734
	т
	0,156
	101-1968
	т
	0,156

	
	103-9060
	м
	1000
	103-0992
	м
	1000

	
	201-9027
	т
	0,02
	201-0889
	т
	0,02

	24-01-017-03
	104-9013
	компл.
	111
	104-0203
	компл.
	111

	
	101-9734
	т
	0,156
	101-1968
	т
	0,156

	
	103-9060
	м
	1000
	103-0993
	м
	1000

	
	201-9027
	т
	0,02
	201-0889
	т
	0,02

	24-01-017-04
	104-9013
	компл.
	111
	104-0204
	компл.
	111

	
	101-9734
	т
	0,156
	101-1968
	т
	0,156

	
	103-9060
	м
	1000
	103-0994
	м
	1000

	
	201-9027
	т
	0,25
	201-0889
	т
	0,25

	24-01-017-05
	104-9013
	компл.
	111
	104-0205
	компл.
	111

	
	101-9734
	т
	0,208
	101-1968
	т
	0,208

	
	103-9060
	м
	1000
	103-0995
	м
	1000

	
	201-9027
	т
	0,27
	201-0889
	т
	0,27

	24-01-017-06
	104-9013
	компл.
	83
	104-0206
	компл.
	83

	
	101-9734
	т
	0,56
	101-1968
	т
	0,56

	
	103-9060
	м
	1000
	103-0996
	м
	1000

	
	201-9027
	т
	0,31
	201-0889
	т
	0,31

	24-01-017-07
	104-9013
	компл.
	83
	104-0207
	компл.
	83

	
	101-9734
	т
	0,208
	101-1968
	т
	0,208

	
	103-9060
	м
	1000
	103-0997
	м
	1000

	
	201-9027
	т
	0,33
	201-0889
	т
	0,33

	24-01-017-08
	104-9013
	компл.
	83
	104-0208
	компл.
	83

	
	101-9734
	т
	0,208
	101-1968
	т
	0,208

	
	103-9060
	м
	1000
	103-0998
	м
	1000

	
	201-9027
	т
	0,33
	201-0889
	т
	0,33

	24-01-017-09
	104-9013
	компл.
	83
	104-0209
	компл.
	83

	
	101-9734
	т
	0,308
	101-1968
	т
	0,308

	
	103-9060
	м
	990
	103-0999
	м
	990

	
	201-9027
	т
	0,33
	201-0889
	т
	0,33

	24-01-017-10
	104-9013
	компл.
	82
	104-0210
	компл.
	82

	
	101-9734
	т
	0,36
	101-1968
	т
	0,36

	
	103-9060
	м
	990
	103-1000
	м
	990

	
	201-9027
	т
	0,6
	201-0889
	т
	0,6

	24-01-018-01
	103-9050
	м
	1000
	103-0951
	м
	1000

	
	201-9027
	т
	0,02
	201-0889
	т
	0,02

	
	403-9246
	компл.
	111
	104-0241
	компл.
	111

	24-01-018-02
	103-9050
	м
	1000
	103-0952
	м
	1000

	
	201-9027
	т
	0,02
	201-0889
	т
	0,02

	
	403-9246
	компл.
	111
	104-0242
	компл.
	111

	24-01-018-03
	103-9050
	м
	1000
	103-0953
	м
	1000

	
	201-9027
	т
	0,02
	201-0889
	т
	0,02

	
	403-9246
	компл.
	111
	104-0243
	компл.
	111

	24-01-018-04
	103-9050
	м
	1000
	103-0954
	м
	1000

	
	201-9027
	т
	0,25
	201-0889
	т
	0,25

	
	403-9246
	компл.
	111
	104-0244
	компл.
	111

	24-01-018-05
	103-9050
	м
	1000
	103-0955
	м
	1000

	
	201-9027
	т
	0,27
	201-0889
	т
	0,27

	
	403-9246
	компл.
	111
	104-0245
	компл.
	111

	24-01-018-06
	103-9050
	м
	1000
	103-0956
	м
	1000

	
	201-9027
	т
	0,31
	201-0889
	т
	0,31

	
	403-9246
	компл.
	83
	104-0246
	компл.
	83

	24-01-018-07
	103-9050
	м
	1000
	103-0957
	м
	1000

	
	201-9027
	т
	0,3
	201-0889
	т
	0,3

	
	403-9246
	компл.
	83
	104-0247
	компл.
	83

	24-01-018-08
	103-9050
	м
	1000
	103-0958
	м
	1000

	
	201-9027
	т
	0,33
	201-0889
	т
	0,33

	
	403-9246
	компл.
	83
	104-0248
	компл.
	83

	24-01-019-01
	103-9050
	м
	990
	103-0959
	м
	990

	
	201-9027
	т
	0,33
	201-0889
	т
	0,33

	
	403-9246
	компл.
	83
	104-0249
	компл.
	83

	24-01-019-02
	103-9050
	м
	990
	103-0960
	м
	990

	
	201-9027
	т
	0,6
	201-0889
	т
	0,6

	
	403-9246
	компл.
	82
	104-0250
	компл.
	82

	24-01-019-03
	103-9050
	м
	1000
	103-0961
	м
	1000

	
	201-9027
	т
	0,67
	201-0889
	т
	0,67

	
	403-9246
	компл.
	82
	104-0251
	компл.
	82

	24-01-019-04
	103-9050
	м
	1000
	103-0962
	м
	1000

	
	201-9027
	т
	0,66
	201-0889
	т
	0,66

	
	403-9246
	компл.
	82
	104-0252
	компл.
	82

	24-01-019-05
	103-9050
	м
	1000
	103-0963
	м
	1000

	
	201-9027
	т
	1,01
	201-0889
	т
	1,01

	
	403-9246
	компл.
	83
	104-0253
	компл.
	83

	24-01-019-06
	103-9050
	м
	1000
	103-0964
	м
	1000

	
	201-9027
	т
	1,08
	201-0889
	т
	1,08

	
	403-9246
	компл.
	83
	104-0254
	компл.
	83

	24-01-019-07
	103-9050
	м
	990
	103-0965
	м
	990

	
	201-9027
	т
	1,86
	201-0889
	т
	1,86

	
	403-9246
	компл.
	83
	104-0255
	компл.
	83

	24-01-019-08
	103-9050
	м
	990
	103-0966
	м
	990

	
	201-9027
	т
	2,24
	201-0889
	т
	2,24

	
	403-9246
	компл.
	83
	104-0256
	компл.
	83

	24-01-019-09
	103-9050
	м
	990
	103-0967
	м
	990

	
	201-9027
	т
	2,47
	201-0889
	т
	2,47

	
	403-9246
	компл.
	83
	104-0257
	компл.
	83

	24-01-019-10
	103-9050
	м
	990
	103-0968
	м
	990

	
	201-9027
	т
	2,93
	201-0889
	т
	2,93

	
	403-9246
	компл.
	83
	104-0258
	компл.
	83

	24-01-019-11
	103-9050
	м
	990
	103-0959
	м
	990

	
	201-9027
	т
	0,33
	201-0889
	т
	0,33

	
	403-9246
	компл.
	83
	104-0249
	компл.
	83

	24-01-019-12
	103-9050
	м
	990
	103-0960
	м
	990

	
	201-9027
	т
	0,6
	201-0889
	т
	0,6

	
	403-9246
	компл.
	82
	104-0250
	компл.
	82

	24-01-019-13
	103-9050
	м
	1000
	103-0961
	м
	1000

	
	201-9027
	т
	0,67
	201-0889
	т
	0,67

	
	403-9246
	компл.
	82
	104-0251
	компл.
	82

	24-01-019-14
	103-9050
	м
	1000
	103-0962
	м
	1000

	
	201-9027
	т
	0,66
	201-0889
	т
	0,66

	
	403-9246
	компл.
	82
	104-0252
	компл.
	82

	24-01-019-15
	103-9050
	м
	1000
	103-0963
	м
	1000

	
	201-9027
	т
	1,01
	201-0889
	т
	1,01

	
	403-9246
	компл.
	83
	104-0253
	компл.
	83

	24-01-019-16
	103-9050
	м
	1000
	103-0964
	м
	1000

	
	201-9027
	т
	1,08
	201-0889
	т
	1,08

	
	403-9246
	компл.
	83
	104-0254
	компл.
	83

	24-01-019-17
	103-9050
	м
	990
	103-0965
	м
	990

	
	201-9027
	т
	1,86
	201-0889
	т
	1,86

	
	403-9246
	компл.
	83
	104-0255
	компл.
	83

	24-01-019-18
	103-9050
	м
	990
	103-0966
	м
	990

	
	201-9027
	т
	2,24
	201-0889
	т
	2,24

	
	403-9246
	компл.
	83
	104-0256
	компл.
	83

	24-01-019-19
	103-9050
	м
	990
	103-0967
	м
	990

	
	201-9027
	т
	2,47
	201-0889
	т
	2,47

	
	403-9246
	компл.
	83
	104-0257
	компл.
	83

	24-01-019-20
	103-9050
	м
	990
	103-0968
	м
	990

	
	201-9027
	т
	2,93
	201-0889
	т
	2,93

	
	403-9246
	компл.
	83
	104-0258
	компл.
	83

	24-01-020-01
	104-9014
	компл.
	172
	104-0211
	компл.
	172

	
	104-9233
	шт.
	172
	104-1881
	шт.
	172

	
	103-9055
	м
	1000
	103-0971
	м
	1000

	
	201-9027
	т
	0,02
	201-0889
	т
	0,02

	24-01-020-02
	104-9014
	компл.
	172
	104-0212
	компл.
	172

	
	104-9233
	шт.
	172
	104-1881
	шт.
	172

	
	103-9055
	м
	1000
	103-0972
	м
	1000

	
	201-9027
	т
	0,02
	201-0889
	т
	0,02

	24-01-020-03
	104-9014
	компл.
	172
	104-0213
	компл.
	172

	
	104-9233
	шт.
	172
	104-1881
	шт.
	172

	
	103-9055
	м
	1000
	103-0973
	м
	1000

	
	201-9027
	т
	0,02
	201-0889
	т
	0,02

	24-01-020-04
	104-9014
	компл.
	172
	104-0214
	компл.
	172

	
	104-9233
	шт.
	172
	104-1881
	шт.
	172

	
	103-9055
	м
	1000
	103-0974
	м
	1000

	
	201-9027
	т
	0,25
	201-0889
	т
	0,25

	24-01-020-05
	104-9014
	компл.
	164
	104-0215
	компл.
	164

	
	104-9233
	шт.
	164
	104-1881
	шт.
	164

	
	103-9055
	м
	1000
	103-0975
	м
	1000

	
	201-9027
	т
	0,27
	201-0889
	т
	0,27

	24-01-020-06
	104-9014
	компл.
	159
	104-0216
	компл.
	159

	
	104-9233
	шт.
	159
	104-1881
	шт.
	159

	
	103-9055
	м
	1000
	103-0976
	м
	1000

	
	201-9027
	т
	0,31
	201-0889
	т
	0,31

	24-01-020-07
	104-9014
	компл.
	149
	104-0217
	компл.
	149

	
	104-9233
	шт.
	149
	104-1881
	шт.
	149

	
	103-9055
	м
	1000
	103-0977
	м
	1000

	
	201-9027
	т
	0,33
	201-0889
	т
	0,33

	24-01-020-08
	104-9014
	компл.
	149
	104-0218
	компл.
	149

	
	104-9233
	шт.
	149
	104-1881
	шт.
	149

	
	103-9055
	м
	1000
	103-0978
	м
	1000

	
	201-9027
	т
	0,33
	201-0889
	т
	0,33

	24-01-020-09
	104-9014
	компл.
	145
	104-0219
	компл.
	145

	
	104-9233
	шт.
	145
	104-1881
	шт.
	145

	
	103-9055
	м
	990
	103-0979
	м
	990

	
	201-9027
	т
	0,33
	201-0889
	т
	0,33

	24-01-020-10
	104-9014
	компл.
	141
	104-0220
	компл.
	141

	
	104-9233
	шт.
	141
	104-1881
	шт.
	141

	
	103-9055
	м
	990
	103-0980
	м
	990

	
	201-9027
	т
	0,6
	201-0889
	т
	0,6

	24-01-020-11
	104-9014
	компл.
	140
	104-0221
	компл.
	140

	
	104-9233
	шт.
	140
	104-1881
	шт.
	140

	
	103-9055
	м
	1000
	103-0926
	м
	1000

	
	201-9027
	т
	0,66
	201-0889
	т
	0,66

	24-01-020-12
	104-9014
	компл.
	140
	104-0222
	компл.
	140

	
	104-9233
	шт.
	140
	104-1881
	шт.
	140

	
	103-9055
	м
	1000
	103-0927
	м
	1000

	
	201-9027
	т
	1,01
	201-0889
	т
	1,01

	24-01-020-13
	104-9014
	компл.
	140
	104-0223
	компл.
	140

	
	104-9233
	шт.
	140
	104-1881
	шт.
	140

	
	103-9055
	м
	1000
	103-0928
	м
	1000

	
	201-9027
	т
	1,08
	201-0889
	т
	1,08

	24-01-020-14
	104-9014
	компл.
	137
	104-0224
	компл.
	137

	
	104-9233
	шт.
	137
	104-1881
	шт.
	137

	
	103-9055
	м
	990
	103-0984
	м
	990

	
	201-9027
	т
	1,86
	201-0889
	т
	1,86

	24-01-020-15
	104-9014
	компл.
	137
	104-0225
	компл.
	137

	
	104-9233
	шт.
	137
	104-1881
	шт.
	137

	
	103-9055
	м
	990
	103-0985
	м
	990

	
	201-9027
	т
	2,24
	201-0889
	т
	2,24

	24-01-020-16
	104-9014
	компл.
	137
	104-0226
	компл.
	137

	
	104-9233
	шт.
	137
	104-1881
	шт.
	137

	
	103-9055
	м
	990
	103-0929
	м
	990

	
	201-9027
	т
	2,47
	201-0889
	т
	2,47

	24-01-021-01
	103-9055
	м
	1000
	103-0971
	м
	1000

	
	104-9170
	кг
	52
	104-0152
	кг
	52

	
	201-9027
	т
	0,02
	201-0889
	т
	0,02

	24-01-021-02
	103-9055
	м
	1000
	103-0972
	м
	1000

	
	104-9170
	кг
	55
	104-0152
	кг
	55

	
	201-9027
	т
	0,02
	201-0889
	т
	0,02

	24-01-021-03
	103-9055
	м
	1000
	103-0973
	м
	1000

	
	104-9170
	кг
	71
	104-0152
	кг
	71

	
	201-9027
	т
	0,02
	201-0889
	т
	0,02

	24-01-021-04
	103-9055
	м
	1000
	103-0974
	м
	1000

	
	104-9170
	кг
	86
	104-0152
	кг
	86

	
	201-9027
	т
	0,25
	201-0889
	т
	0,25

	24-01-021-05
	103-9055
	м
	1000
	103-0975
	м
	1000

	
	104-9170
	кг
	128
	104-0152
	кг
	128

	
	201-9027
	т
	0,27
	201-0889
	т
	0,27

	24-01-021-06
	103-9055
	м
	1000
	103-0976
	м
	1000

	
	104-9170
	кг
	131
	104-0152
	кг
	131

	
	201-9027
	т
	0,31
	201-0889
	т
	0,31

	24-01-021-07
	104-9233
	шт.
	149
	104-1881
	шт.
	149

	
	103-9055
	м
	1000
	103-0977
	м
	1000

	
	104-9170
	кг
	179
	104-0152
	кг
	179

	
	201-9027
	т
	0,33
	201-0889
	т
	0,33

	24-01-021-08
	104-9233
	шт.
	149
	104-1881
	шт.
	149

	
	103-9055
	м
	1000
	103-0978
	м
	1000

	
	104-9170
	кг
	462
	104-0152
	кг
	462

	
	201-9027
	т
	0,33
	201-0889
	т
	0,33

	24-01-021-09
	104-9233
	шт.
	145
	104-1881
	шт.
	145

	
	103-9055
	м
	990
	103-0979
	м
	990

	
	104-9170
	кг
	508
	104-0152
	кг
	508

	
	201-9027
	т
	0,33
	201-0889
	т
	0,33

	24-01-021-10
	104-9233
	шт.
	141
	104-1881
	шт.
	141

	
	103-9055
	м
	990
	103-0980
	м
	990

	
	104-9170
	кг
	635
	104-0152
	кг
	635

	
	201-9027
	т
	0,6
	201-0889
	т
	0,6

	24-01-021-11
	104-9233
	шт.
	140
	104-1881
	шт.
	140

	
	103-9055
	м
	1000
	103-0926
	м
	1000

	
	104-9170
	кг
	1092
	104-0152
	кг
	1092

	
	201-9027
	т
	0,66
	201-0889
	т
	0,66

	24-01-021-12
	104-9233
	шт.
	140
	104-1881
	шт.
	140

	
	103-9055
	м
	1000
	103-0927
	м
	1000

	
	104-9170
	кг
	1190
	104-0152
	кг
	1190

	
	201-9027
	т
	1,01
	201-0889
	т
	1,01

	24-01-021-13
	104-9233
	шт.
	140
	104-1881
	шт.
	140

	
	103-9055
	м
	1000
	103-0928
	м
	1000

	
	104-9170
	кг
	1470
	104-0152
	кг
	1470

	
	201-9027
	т
	1,08
	201-0889
	т
	1,08

	24-01-021-14
	104-9233
	шт.
	137
	104-1881
	шт.
	137

	
	103-9055
	м
	990
	103-0984
	м
	990

	
	104-9170
	кг
	1576
	104-0152
	кг
	1576

	
	201-9027
	т
	1,86
	201-0889
	т
	1,86

	24-01-021-15
	104-9233
	шт.
	137
	104-1881
	шт.
	137

	
	103-9055
	м
	990
	103-0985
	м
	990

	
	104-9170
	кг
	1713
	104-0152
	кг
	1713

	
	201-9027
	т
	2,24
	201-0889
	т
	2,24

	24-01-021-16
	104-9233
	шт.
	137
	104-1881
	шт.
	137

	
	103-9055
	м
	990
	103-0929
	м
	990

	
	104-9170
	кг
	1890
	104-0152
	кг
	1890

	
	201-9027
	т
	2,47
	201-0889
	т
	2,47

	24-01-027-01
	301-9182
	шт.
	1
	301-3051
	шт.
	1

	24-01-027-02
	301-9182
	шт.
	1
	301-3052
	шт.
	1

	24-01-027-03
	301-9182
	шт.
	1
	301-3053
	шт.
	1

	24-01-027-04
	301-9182
	шт.
	1
	301-3054
	шт.
	1

	24-01-027-05
	301-9182
	шт.
	1
	301-3055
	шт.
	1

	24-01-027-06
	301-9182
	шт.
	1
	301-3056
	шт.
	1

	24-01-027-07
	301-9182
	шт.
	1
	301-3057
	шт.
	1

	24-01-027-08
	301-9182
	шт.
	1
	301-3058
	шт.
	1

	24-01-027-09
	301-9182
	шт.
	1
	301-3059
	шт.
	1

	24-01-027-10
	301-9182
	шт.
	1
	301-3060
	шт.
	1

	24-01-027-11
	301-9182
	шт.
	1
	301-3061
	шт.
	1

	24-01-027-12
	301-9182
	шт.
	1
	301-3062
	шт.
	1

	24-01-027-13
	301-9182
	шт.
	1
	301-3063
	шт.
	1

	24-01-027-14
	301-9182
	шт.
	1
	301-3064
	шт.
	1

	24-01-027-15
	301-9182
	шт.
	1
	301-3065
	шт.
	1

	24-01-027-16
	301-9182
	шт.
	1
	301-3066
	шт.
	1

	24-01-028-01
	301-9181
	шт.
	1
	301-3031
	шт.
	1

	24-01-028-02
	301-9181
	шт.
	1
	301-3032
	шт.
	1

	24-01-028-03
	301-9181
	шт.
	1
	301-3033
	шт.
	1

	24-01-028-04
	301-9181
	шт.
	1
	301-3034
	шт.
	1

	24-01-028-05
	301-9181
	шт.
	1
	301-3035
	шт.
	1

	24-01-028-06
	301-9181
	шт.
	1
	301-3036
	шт.
	1

	24-01-028-07
	301-9181
	шт.
	1
	301-3037
	шт.
	1

	24-01-028-08
	301-9181
	шт.
	1
	301-3038
	шт.
	1

	24-01-028-09
	301-9181
	шт.
	1
	301-3039
	шт.
	1

	24-01-028-10
	301-9181
	шт.
	1
	301-3040
	шт.
	1

	24-01-028-11
	301-9181
	шт.
	1
	301-3041
	шт.
	1

	24-01-028-12
	301-9181
	шт.
	1
	301-3042
	шт.
	1

	24-01-028-13
	301-9181
	шт.
	1
	301-3043
	шт.
	1

	24-01-028-14
	301-9181
	шт.
	1
	301-3044
	шт.
	1

	24-01-028-15
	301-9181
	шт.
	1
	301-3045
	шт.
	1

	24-01-028-16
	301-9181
	шт.
	1
	301-3046
	шт.
	1

	24-01-028-17
	301-9181
	шт.
	1
	301-3047
	шт.
	1

	24-01-028-18
	301-9181
	шт.
	1
	301-3048
	шт.
	1

	24-01-028-19
	301-9181
	шт.
	1
	301-3049
	шт.
	1

	24-01-028-20
	301-9181
	шт.
	1
	301-3050
	шт.
	1

	24-01-029-01
	104-9014
	компл.
	2
	104-0211
	компл.
	2

	
	104-9233
	шт.
	2
	104-1881
	шт.
	2

	
	301-9179
	шт.
	1
	301-3011
	шт.
	1

	24-01-029-02
	104-9014
	компл.
	2
	104-0212
	компл.
	2

	
	104-9233
	шт.
	2
	104-1881
	шт.
	2

	
	301-9179
	шт.
	1
	301-3012
	шт.
	1

	24-01-029-03
	104-9014
	компл.
	2
	104-0213
	компл.
	2

	
	104-9233
	шт.
	2
	104-1881
	шт.
	2

	
	301-9179
	шт.
	1
	301-3013
	шт.
	1

	24-01-029-04
	104-9014
	компл.
	2
	104-0214
	компл.
	2

	
	104-9233
	шт.
	2
	104-1881
	шт.
	2

	
	301-9179
	шт.
	1
	301-3014
	шт.
	1

	24-01-029-05
	104-9014
	компл.
	2
	104-0215
	компл.
	2

	
	104-9233
	шт.
	2
	104-1881
	шт.
	2

	
	301-9179
	шт.
	1
	301-3015
	шт.
	1

	24-01-029-06
	104-9014
	компл.
	2
	104-0216
	компл.
	2

	
	104-9233
	шт.
	2
	104-1881
	шт.
	2

	
	301-9179
	шт.
	1
	301-3016
	шт.
	1

	24-01-029-07
	104-9014
	компл.
	2
	104-0217
	компл.
	2

	
	104-9233
	шт.
	2
	104-1881
	шт.
	2

	
	301-9179
	шт.
	1
	301-3017
	шт.
	1

	24-01-029-08
	104-9014
	компл.
	2
	104-0218
	компл.
	2

	
	104-9233
	шт.
	2
	104-1881
	шт.
	2

	
	301-9179
	шт.
	1
	301-3018
	шт.
	1

	24-01-029-09
	104-9014
	компл.
	2
	104-0219
	компл.
	2

	
	104-9233
	шт.
	2
	104-1881
	шт.
	2

	
	301-9179
	шт.
	1
	301-3019
	шт.
	1

	24-01-029-10
	104-9014
	компл.
	2
	104-0220
	компл.
	2

	
	104-9233
	шт.
	2
	104-1881
	шт.
	2

	
	301-9179
	шт.
	1
	301-3020
	шт.
	1

	24-01-029-11
	104-9014
	компл.
	2
	104-0221
	компл.
	2

	
	104-9233
	шт.
	2
	104-1881
	шт.
	2

	
	301-9179
	шт.
	1
	301-3021
	шт.
	1

	24-01-029-12
	104-9014
	компл.
	2
	104-0222
	компл.
	2

	
	104-9233
	шт.
	2
	104-1881
	шт.
	2

	
	301-9179
	шт.
	1
	301-3022
	шт.
	1

	24-01-029-13
	104-9014
	компл.
	2
	104-0223
	компл.
	2

	
	104-9233
	шт.
	2
	104-1881
	шт.
	2

	
	301-9179
	шт.
	1
	301-3023
	шт.
	1

	24-01-029-14
	104-9014
	компл.
	2
	104-0224
	компл.
	2

	
	104-9233
	шт.
	2
	104-1881
	шт.
	2

	
	301-9179
	шт.
	1
	301-3024
	шт.
	1

	24-01-029-15
	104-9014
	компл.
	2
	104-0225
	компл.
	2

	
	104-9233
	шт.
	2
	104-1881
	шт.
	2

	
	301-9179
	шт.
	1
	301-3025
	шт.
	1

	24-01-029-16
	104-9014
	компл.
	2
	104-0226
	компл.
	2

	
	104-9233
	шт.
	2
	104-1881
	шт.
	2

	
	301-9179
	шт.
	1
	301-3026
	шт.
	1

	24-01-029-17
	104-9014
	компл.
	2
	104-0227
	компл.
	2

	
	104-9233
	шт.
	2
	104-1881
	шт.
	2

	
	301-9179
	шт.
	1
	301-3027
	шт.
	1

	24-01-032-01
	302-9121
	компл.
	1
	302-1711
	шт.
	1

	24-01-032-02
	302-9121
	компл.
	1
	302-1941
	шт.
	1

	24-01-032-03
	302-9121
	компл.
	1
	302-1712
	шт.
	1

	
	 
	
	
	507-0932
	компл.
	2

	24-01-032-04
	302-9121
	компл.
	1
	302-1713
	шт.
	1

	24-01-032-05
	302-9121
	компл.
	1
	302-1714
	шт.
	1

	24-01-032-06
	302-9121
	компл.
	1
	302-1715
	шт.
	1

	24-01-032-07
	302-9121
	компл.
	1
	302-1716
	шт.
	1

	24-01-032-08
	302-9121
	компл.
	1
	302-1717
	шт.
	1

	24-01-032-09
	302-9121
	компл.
	1
	302-1718
	шт.
	1

	24-01-032-10
	302-9121
	компл.
	1
	302-1719
	шт.
	1

	24-01-032-11
	302-9121
	компл.
	1
	302-1720
	шт.
	1

	24-01-032-12
	302-9121
	компл.
	1
	302-1942
	шт.
	1

	24-01-032-13
	302-9121
	компл.
	1
	302-1943
	шт.
	1

	24-01-033-01
	103-9140
	шт.
	1
	302-1342
	шт.
	1

	24-01-033-02
	103-9140
	шт.
	1
	302-1344
	шт.
	1

	24-01-033-03
	103-9140
	шт.
	1
	302-1346
	шт.
	1

	24-01-034-01
	301-9104
	шт.
	1
	301-1162
	шт.
	1

	24-01-034-02
	301-9104
	шт.
	1
	301-1163
	шт.
	1

	24-01-034-03
	301-9104
	шт.
	1
	301-1881
	шт.
	1

	24-01-034-04
	301-9104
	шт.
	1
	301-1882
	шт.
	1

	24-01-034-05
	301-9104
	шт.
	1
	301-1883
	шт.
	1

	24-01-034-06
	301-9104
	шт.
	1
	301-1884
	шт.
	1

	24-01-034-07
	301-9104
	шт.
	1
	301-1885
	шт.
	1

	24-01-034-08
	301-9104
	шт.
	1
	301-1886
	шт.
	1

	24-01-034-09
	301-9104
	шт.
	1
	301-1887
	шт.
	1

	24-01-034-10
	301-9104
	шт.
	1
	301-1888
	шт.
	1

	24-01-034-11
	301-9104
	шт.
	1
	301-1889
	шт.
	1

	24-01-034-12
	301-9104
	шт.
	1
	301-1890
	шт.
	1

	24-02-002-01
	507-9501
	шт.
	1
	507-2624
	шт.
	1

	24-02-002-02
	507-9501
	шт.
	1
	507-2625
	шт.
	1

	24-02-002-03
	507-9501
	шт.
	1
	507-2626
	шт.
	1

	24-02-002-04
	507-9501
	шт.
	1
	507-2627
	шт.
	1

	24-02-002-05
	507-9501
	шт.
	1
	507-2628
	шт.
	1

	24-02-002-06
	507-9501
	шт.
	1
	507-2624
	шт.
	1

	24-02-002-07
	507-9501
	шт.
	1
	507-2625
	шт.
	1

	24-02-002-08
	507-9501
	шт.
	1
	507-2626
	шт.
	1

	24-02-002-09
	507-9501
	шт.
	1
	507-2627
	шт.
	1

	24-02-002-10
	507-9501
	шт.
	1
	507-2628
	шт.
	1

	24-02-005-01
	507-9501
	шт.
	1
	507-2624
	шт.
	1

	24-02-005-02
	507-9501
	шт.
	1
	507-2625
	шт.
	1

	24-02-005-03
	507-9501
	шт.
	1
	507-2626
	шт.
	1

	24-02-005-04
	507-9501
	шт.
	1
	507-2627
	шт.
	1

	24-02-005-05
	507-9501
	шт.
	1
	507-2628
	шт.
	1

	24-02-006-01
	507-9501
	шт.
	1
	507-2624
	шт.
	1

	24-02-006-02
	507-9501
	шт.
	1
	507-2625
	шт.
	1

	24-02-006-03
	507-9501
	шт.
	1
	507-2626
	шт.
	1

	24-02-006-04
	507-9501
	шт.
	1
	507-2627
	шт.
	1

	24-02-006-05
	507-9501
	шт.
	1
	507-2628
	шт.
	1

	24-02-020-06
	408-9040
	м3
	0,0008
	408-0122
	м3
	0,0008

	24-02-020-07
	408-9040
	м3
	0,0013
	408-0122
	м3
	0,0013

	24-02-020-08
	408-9040
	м3
	0,0015
	408-0122
	м3
	0,0015

	24-02-020-09
	408-9040
	м3
	0,0017
	408-0122
	м3
	0,0017

	24-02-020-10
	408-9040
	м3
	0,0021
	408-0122
	м3
	0,0021

	24-02-020-11
	408-9040
	м3
	0,0025
	408-0122
	м3
	0,0025

	24-02-021-01
	101-9734
	т
	0,0002
	101-0073
	т
	0,00005

	
	 
	
	
	101-0322
	т
	0,00015

	24-02-021-02
	101-9734
	т
	0,0002
	101-0073
	т
	0,00005

	
	 
	
	
	101-0322
	т
	0,00015

	24-02-030-01
	103-9062
	м
	101
	103-8007
	м
	101

	24-02-030-02
	103-9062
	м
	101
	103-8008
	м
	101

	24-02-030-03
	103-9062
	м
	101
	103-8009
	м
	101

	24-02-030-04
	103-9062
	м
	101
	103-8010
	м
	101

	24-02-030-05
	103-9062
	м
	101
	103-8011
	м
	101

	24-02-030-06
	103-9062
	м
	101
	103-8012
	м
	101

	24-02-030-07
	103-9062
	м
	101
	103-8013
	м
	101

	24-02-030-08
	103-9062
	м
	101
	103-8014
	м
	101

	24-02-030-09
	103-9062
	м
	101
	103-8015
	м
	101

	24-02-031-01
	507-9058
	10 шт.
	0,02
	507-2611
	10 шт.
	0,02

	
	507-9110
	м
	100
	507-0592
	10 м
	10

	24-02-031-02
	507-9058
	10 шт.
	0,02
	507-2612
	10 шт.
	0,02

	
	507-9110
	м
	100
	507-0595
	10 м
	10

	24-02-031-03
	507-9058
	10 шт.
	0,02
	507-2613
	10 шт.
	0,02

	
	507-9110
	м
	100
	507-0598
	10 м
	10

	24-02-032-01
	507-9058
	10 шт.
	0,02
	507-2611
	10 шт.
	0,02

	
	507-9110
	м
	400
	507-0592
	10 м
	40

	24-02-032-02
	507-9058
	10 шт.
	0,02
	507-2612
	10 шт.
	0,02

	
	507-9110
	м
	400
	507-0595
	10 м
	40

	24-02-032-03
	507-9058
	10 шт.
	0,02
	507-2613
	10 шт.
	0,02

	
	507-9110
	м
	400
	507-0598
	10 м
	40

	24-02-033-01
	507-9504
	шт.
	2
	507-2614
	шт.
	2

	24-02-033-02
	507-9504
	шт.
	2
	507-2615
	шт.
	2

	24-02-033-03
	507-9504
	шт.
	2
	507-2616
	шт.
	2

	24-02-034-01
	507-9110
	м
	102
	507-0595
	10 м
	10,2

	24-02-034-02
	507-9110
	м
	102
	507-0604
	10 м
	10,2

	24-02-040-01
	101-9841
	т
	0,001
	101-0462
	т
	0,001

	24-02-040-02
	101-9841
	т
	0,0009
	101-0462
	т
	0,0009

	24-02-040-03
	101-9841
	т
	0,0007
	101-0462
	т
	0,0007

	24-02-040-04
	101-9841
	т
	0,0011
	101-0462
	т
	0,0011

	24-02-040-05
	101-9841
	т
	0,001
	101-0462
	т
	0,001

	24-02-040-06
	101-9841
	т
	0,0012
	101-0462
	т
	0,0012

	24-02-040-07
	101-9841
	т
	0,0012
	101-0462
	т
	0,0012

	24-02-040-08
	101-9841
	т
	0,001
	101-0462
	т
	0,001

	24-02-040-09
	101-9841
	т
	0,0012
	101-0462
	т
	0,0012

	24-02-040-10
	101-9841
	т
	0,0011
	101-0462
	т
	0,0011

	24-02-040-11
	101-9841
	т
	0,0009
	101-0462
	т
	0,0009

	24-02-040-12
	101-9841
	т
	0,0014
	101-0462
	т
	0,0014

	24-02-040-13
	101-9841
	т
	0,0012
	101-0462
	т
	0,0012

	24-02-040-14
	101-9841
	т
	0,0015
	101-0462
	т
	0,0015

	24-02-040-15
	101-9841
	т
	0,0015
	101-0462
	т
	0,0015

	24-02-040-16
	101-9841
	т
	0,0013
	101-0462
	т
	0,0013

	24-02-040-17
	101-9841
	т
	0,0032
	101-0462
	т
	0,0032

	24-02-040-18
	101-9841
	т
	0,0029
	101-0462
	т
	0,0029

	24-02-040-19
	101-9841
	т
	0,0036
	101-0462
	т
	0,0036

	24-02-040-20
	101-9841
	т
	0,0036
	101-0462
	т
	0,0036

	24-02-040-21
	101-9841
	т
	0,003
	101-0462
	т
	0,003

	24-02-041-01
	103-9062
	м
	101
	103-0136
	м
	101

	
	201-9266
	кг
	1
	201-0696
	т
	0,001

	24-02-041-02
	103-9062
	м
	101
	103-0140
	м
	101

	
	201-9266
	кг
	1,2
	201-0696
	т
	0,0012

	24-02-041-03
	103-9062
	м
	101
	103-0150
	м
	101

	
	201-9266
	кг
	1,1
	201-0696
	т
	0,0011

	24-02-041-04
	103-9062
	м
	101
	103-0161
	м
	101

	
	201-9266
	кг
	1,2
	201-0696
	т
	0,0012

	24-02-041-05
	103-9062
	м
	101
	103-0170
	м
	101

	
	201-9266
	кг
	1,3
	201-0696
	т
	0,0013

	24-02-041-06
	103-9062
	м
	101
	103-0189
	м
	101

	
	201-9266
	кг
	1,6
	201-0696
	т
	0,0016

	24-02-041-07
	103-9062
	м
	101
	103-0195
	м
	101

	
	201-9266
	кг
	1,9
	201-0696
	т
	0,0019

	24-02-041-08
	103-9062
	м
	101
	103-0201
	м
	101

	
	201-9266
	кг
	1,8
	201-0696
	т
	0,0018

	24-02-050-01
	302-9232
	шт.
	1
	302-3229
	шт.
	1

	24-02-050-02
	302-9232
	шт.
	1
	302-3232
	шт.
	1

	24-02-050-03
	302-9232
	шт.
	1
	302-3233
	шт.
	1

	24-02-051-01
	103-9062
	м
	5,8
	103-0136
	м
	5,8

	24-02-051-02
	103-9062
	м
	5,7
	103-0150
	м
	5,7

	24-02-051-03
	103-9062
	м
	5,6
	103-0161
	м
	5,6

	24-02-051-04
	103-9062
	м
	5,45
	103-0170
	м
	5,45

	24-02-051-05
	103-9062
	м
	5,3
	103-0189
	м
	5,3

	24-02-051-06
	103-9062
	м
	5,2
	103-0195
	м
	5,2

	24-02-051-07
	103-9062
	м
	5
	103-0201
	м
	5

	24-02-051-08
	103-9062
	м
	5
	103-0216
	м
	5

	24-02-052-01
	103-9062
	м
	5,8
	103-0134
	м
	5,8

	24-02-052-02
	103-9062
	м
	5,7
	103-0144
	м
	5,7

	24-02-052-03
	103-9062
	м
	5,6
	103-0155
	м
	5,6

	24-02-052-04
	103-9062
	м
	5,45
	103-0923
	м
	5,45

	24-02-052-05
	103-9062
	м
	5,3
	103-0183
	м
	5,3

	24-02-052-06
	103-9062
	м
	5,2
	103-0189
	м
	5,2

	24-02-052-07
	103-9062
	м
	5
	103-0195
	м
	5

	24-02-052-08
	103-9062
	м
	5
	103-0208
	м
	5

	24-02-060-01
	103-9062
	м
	52,52
	103-0134
	м
	52,52

	
	302-9232
	шт.
	10
	302-3226
	шт.
	10

	
	507-9030
	компл.
	10
	507-2834
	компл.
	10

	24-02-060-02
	103-9062
	м
	52,52
	103-0144
	м
	52,52

	
	302-9232
	шт.
	10
	302-3228
	шт.
	10

	
	507-9030
	компл.
	10
	507-2835
	компл.
	10

	24-02-060-03
	103-9062
	м
	52,52
	103-0155
	м
	52,52

	
	302-9232
	шт.
	10
	302-3230
	шт.
	10

	
	507-9030
	компл.
	10
	507-2836
	компл.
	10

	24-02-061-01
	103-9062
	м
	57,6
	103-0140
	м
	57,6

	
	201-9160
	кг
	4,4
	201-0773
	т
	0,0044

	
	507-9501
	шт.
	40
	507-2625
	шт.
	40

	
	507-9510
	шт.
	10
	507-0778
	шт.
	10

	24-02-061-02
	103-9062
	м
	78,4
	103-0161
	м
	78,4

	
	201-9160
	кг
	5,7
	201-0773
	т
	0,0057

	
	507-9501
	шт.
	40
	507-2626
	шт.
	40

	
	507-9510
	шт.
	10
	507-0779
	шт.
	10

	24-02-061-03
	103-9062
	м
	108,9
	103-0175
	м
	108,9

	
	201-9160
	кг
	5,7
	201-0773
	т
	0,0057

	
	507-9501
	шт.
	40
	507-2627
	шт.
	40

	
	507-9510
	шт.
	10
	507-0780
	шт.
	10

	24-02-070-01
	301-9169
	шт.
	1
	301-3193
	шт.
	1

	
	301-9410
	шт.
	1
	301-3257
	шт.
	1

	
	301-9411
	компл.
	1
	301-3269
	компл.
	1

	
	408-9040
	м3
	0,02
	408-0122
	м3
	0,02

	
	403-9165
	м3
	0,04
	403-1103
	м3
	0,04

	24-02-070-02
	301-9169
	шт.
	1
	301-3193
	шт.
	1

	
	301-9410
	шт.
	1
	301-3261
	шт.
	1

	
	301-9411
	компл.
	1
	301-3270
	компл.
	1

	
	408-9040
	м3
	0,02
	408-0122
	м3
	0,02

	
	403-9165
	м3
	0,04
	403-1103
	м3
	0,04

	24-02-070-03
	301-9169
	шт.
	1
	301-3193
	шт.
	1

	
	301-9410
	шт.
	1
	301-3262
	шт.
	1

	
	301-9411
	компл.
	1
	301-3271
	компл.
	1

	
	408-9040
	м3
	0,02
	408-0122
	м3
	0,02

	
	403-9165
	м3
	0,04
	403-1103
	м3
	0,04

	24-02-070-04
	301-9169
	шт.
	1
	301-3193
	шт.
	1

	
	301-9410
	шт.
	1
	301-3263
	шт.
	1

	
	301-9411
	компл.
	1
	301-3272
	компл.
	1

	
	408-9040
	м3
	0,02
	408-0122
	м3
	0,02

	
	403-9165
	м3
	0,04
	403-1103
	м3
	0,04

	24-02-070-05
	301-9169
	шт.
	1
	301-3193
	шт.
	1

	
	301-9410
	шт.
	1
	301-3264
	шт.
	1

	
	301-9411
	компл.
	1
	301-3273
	компл.
	1

	
	408-9040
	м3
	0,02
	408-0122
	м3
	0,02

	
	403-9165
	м3
	0,04
	403-1103
	м3
	0,04

	24-02-070-06
	301-9169
	шт.
	1
	301-3193
	шт.
	1

	
	301-9410
	шт.
	1
	301-3265
	шт.
	1

	
	301-9411
	компл.
	1
	301-3274
	компл.
	1

	
	408-9040
	м3
	0,02
	408-0122
	м3
	0,02

	
	403-9165
	м3
	0,04
	403-1103
	м3
	0,04

	24-02-071-01
	103-9062
	м
	1,02
	103-0134
	м
	1,02

	
	301-9169
	шт.
	1
	301-3193
	шт.
	1

	
	301-9410
	шт.
	1
	301-3266
	шт.
	1

	
	301-9412
	компл.
	1
	301-3275
	компл.
	1

	
	408-9040
	м3
	0,02
	408-0122
	м3
	0,02

	
	403-9165
	м3
	0,04
	403-1103
	м3
	0,04

	24-02-071-02
	103-9062
	м
	1,2
	103-0140
	м
	1,2

	
	301-9169
	шт.
	1
	301-3193
	шт.
	1

	
	301-9410
	шт.
	1
	301-3267
	шт.
	1

	
	301-9412
	компл.
	1
	301-3276
	компл.
	1

	
	408-9040
	м3
	0,02
	408-0122
	м3
	0,02

	
	403-9165
	м3
	0,04
	403-1103
	м3
	0,04

	24-02-071-03
	103-9062
	м
	1,2
	103-0144
	м
	1,2

	
	301-9169
	шт.
	1
	301-3193
	шт.
	1

	
	301-9410
	шт.
	1
	301-3268
	шт.
	1

	
	301-9412
	компл.
	1
	301-3277
	компл.
	1

	
	408-9040
	м3
	0,02
	408-0122
	м3
	0,02

	
	403-9165
	м3
	0,04
	403-1103
	м3
	0,04

	24-02-071-04
	103-9062
	м
	1
	103-0155
	м
	1

	
	301-9169
	шт.
	1
	301-3193
	шт.
	1

	
	301-9410
	шт.
	1
	301-3258
	шт.
	1

	
	301-9412
	компл.
	1
	301-3278
	компл.
	1

	
	408-9040
	м3
	0,02
	408-0122
	м3
	0,02

	
	403-9165
	м3
	0,04
	403-1103
	м3
	0,04

	24-02-071-05
	103-9062
	м
	0,9
	103-0169
	м
	0,9

	
	301-9169
	шт.
	1
	301-3193
	шт.
	1

	
	301-9410
	шт.
	1
	301-3259
	шт.
	1

	
	301-9412
	компл.
	1
	301-3279
	компл.
	1

	
	408-9040
	м3
	0,02
	408-0122
	м3
	0,02

	
	403-9165
	м3
	0,04
	403-1103
	м3
	0,04

	24-02-071-06
	103-9062
	м
	0,82
	103-0923
	м
	0,82

	
	301-9169
	шт.
	1
	301-3193
	шт.
	1

	
	301-9410
	шт.
	1
	301-3260
	шт.
	1

	
	301-9412
	компл.
	1
	301-3280
	компл.
	1

	
	408-9040
	м3
	0,02
	408-0122
	м3
	0,02

	
	403-9165
	м3
	0,04
	403-1103
	м3
	0,04

	24-02-072-01
	101-9660
	кг
	1,9
	101-1977
	кг
	1,9

	
	103-9062
	м
	0,1
	103-0155
	м
	0,1

	24-02-072-02
	101-9660
	кг
	4
	101-1977
	кг
	4

	
	103-9062
	м
	0,15
	103-0923
	м
	0,15

	24-02-072-03
	101-9660
	кг
	4,2
	101-1977
	кг
	4,2

	
	103-9062
	м
	0,2
	103-0183
	м
	0,2

	24-02-072-04
	101-9660
	кг
	11
	101-1977
	кг
	11

	
	103-9062
	м
	0,3
	103-0195
	м
	0,3

	24-02-072-05
	101-9660
	кг
	16
	101-1977
	кг
	16

	
	103-9062
	м
	0,4
	103-0208
	м
	0,4

	24-02-072-06
	101-9660
	кг
	20
	101-1977
	кг
	20

	
	103-9062
	м
	0,5
	103-0217
	м
	0,5

	24-02-072-07
	101-9660
	кг
	34
	101-1977
	кг
	34

	
	103-9062
	м
	0,6
	103-0226
	м
	0,6

	24-02-080-01
	301-9022
	шт.
	1
	301-3163
	шт.
	1

	24-02-081-01
	301-9169
	шт.
	1
	301-3193
	шт.
	1

	
	301-9414
	компл.
	1
	301-3281
	компл.
	1

	
	408-9040
	м3
	0,02
	408-0122
	м3
	0,02

	
	403-9165
	м3
	0,04
	403-1103
	м3
	0,04

	24-02-090-01
	103-9062
	м
	4,7
	103-0134
	м
	4,7

	24-02-090-02
	103-9062
	м
	5,8
	103-0144
	м
	5,8

	24-02-090-03
	103-9062
	м
	6,3
	103-0155
	м
	6,3

	24-02-090-04
	103-9062
	м
	7,25
	103-0169
	м
	7,25

	24-02-090-05
	103-9062
	м
	7,75
	103-0923
	м
	7,75

	24-02-090-06
	103-9062
	м
	10,69
	103-0183
	м
	10,69

	
	404-9020
	1000 шт.
	0,07
	404-0005
	1000 шт.
	0,07

	24-02-090-07
	103-9062
	м
	11,82
	103-0189
	м
	11,82

	
	404-9020
	1000 шт.
	0,1
	404-0005
	1000 шт.
	0,1

	24-02-090-08
	103-9062
	м
	12,24
	103-0195
	м
	12,24

	
	404-9020
	1000 шт.
	0,15
	404-0005
	1000 шт.
	0,15

	24-02-090-09
	103-9062
	м
	15,1
	103-0208
	м
	15,1

	
	404-9020
	1000 шт.
	0,26
	404-0005
	1000 шт.
	0,26

	24-02-090-10
	103-9062
	м
	18,24
	103-0217
	м
	18,24

	
	404-9020
	1000 шт.
	0,41
	404-0005
	1000 шт.
	0,41

	24-02-090-11
	103-9062
	м
	21,74
	103-0226
	м
	21,74

	
	404-9020
	1000 шт.
	0,59
	404-0005
	1000 шт.
	0,59

	24-02-091-01
	103-9062
	м
	1,4
	103-0134
	м
	1,4

	24-02-091-02
	103-9062
	м
	2,1
	103-0144
	м
	2,1

	24-02-091-03
	103-9062
	м
	2,35
	103-0155
	м
	2,35

	24-02-091-04
	103-9062
	м
	2,85
	103-0169
	м
	2,85

	24-02-091-05
	103-9062
	м
	2,85
	103-0923
	м
	2,85

	24-02-091-06
	103-9062
	м
	3,5
	103-0183
	м
	3,5

	
	404-9020
	1000 шт.
	0,033
	404-0005
	1000 шт.
	0,033

	24-02-091-07
	103-9062
	м
	3,8
	103-0189
	м
	3,8

	
	404-9020
	1000 шт.
	0,05
	404-0005
	1000 шт.
	0,05

	24-02-091-08
	103-9062
	м
	4,2
	103-0195
	м
	4,2

	
	404-9020
	1000 шт.
	0,07
	404-0005
	1000 шт.
	0,07

	24-02-091-09
	103-9062
	м
	5,05
	103-0208
	м
	5,05

	
	404-9020
	1000 шт.
	0,13
	404-0005
	1000 шт.
	0,13

	24-02-091-10
	103-9062
	м
	6,3
	103-0217
	м
	6,3

	
	404-9020
	1000 шт.
	0,21
	404-0005
	1000 шт.
	0,21

	24-02-091-11
	103-9062
	м
	7,9
	103-0226
	м
	7,9

	
	404-9020
	1000 шт.
	0,3
	404-0005
	1000 шт.
	0,3

	24-02-091-12
	103-9062
	м
	9
	103-0234
	м
	9

	
	404-9020
	1000 шт.
	0,4
	404-0005
	1000 шт.
	0,4

	24-02-092-01
	103-9062
	м
	4,9
	103-0134
	м
	4,9

	24-02-092-02
	103-9062
	м
	4,5
	103-0140
	м
	4,5

	24-02-092-03
	103-9062
	м
	4,7
	103-0144
	м
	4,7

	24-02-092-04
	103-9062
	м
	4,95
	103-0155
	м
	4,95

	24-02-100-01
	103-9062
	м
	2,1
	103-0136
	м
	2,1

	
	301-9665
	т
	0,0017
	301-3343
	т
	0,0017

	24-02-100-02
	103-9062
	м
	2,9
	103-0150
	м
	2,9

	
	301-9665
	т
	0,0048
	301-3343
	т
	0,0048

	24-02-100-03
	103-9062
	м
	3,35
	103-0161
	м
	3,35

	
	301-9665
	т
	0,007
	301-3343
	т
	0,007

	24-02-100-04
	103-9062
	м
	3,35
	103-0167
	м
	3,35

	
	301-9665
	т
	0,011
	301-3343
	т
	0,011

	24-02-100-05
	103-9062
	м
	3,85
	103-0170
	м
	3,85

	
	301-9665
	т
	0,016
	301-3343
	т
	0,016

	24-02-100-06
	103-9062
	м
	4,3
	103-0189
	м
	4,3

	
	301-9665
	т
	0,04
	301-3343
	т
	0,04

	
	404-9020
	1000 шт.
	0,07
	404-0005
	1000 шт.
	0,07

	24-02-100-07
	103-9062
	м
	4,3
	103-0195
	м
	4,3

	
	301-9665
	т
	0,08
	301-3343
	т
	0,08

	
	404-9020
	1000 шт.
	0,1
	404-0005
	1000 шт.
	0,1

	24-02-100-08
	103-9062
	м
	4,3
	103-0201
	м
	4,3

	
	301-9665
	т
	0,14
	301-3343
	т
	0,14

	
	404-9020
	1000 шт.
	0,15
	404-0005
	1000 шт.
	0,15

	24-02-100-09
	103-9062
	м
	4,75
	103-0208
	м
	4,75

	
	301-9665
	т
	0,2
	301-3343
	т
	0,2

	
	404-9020
	1000 шт.
	0,2
	404-0005
	1000 шт.
	0,2

	24-02-100-10
	103-9062
	м
	5,25
	103-0216
	м
	5,25

	
	301-9665
	т
	0,24
	301-3343
	т
	0,24

	
	404-9020
	1000 шт.
	0,26
	404-0005
	1000 шт.
	0,26

	24-02-100-11
	103-9062
	м
	6,2
	103-0225
	м
	6,2

	
	301-9665
	т
	0,38
	301-3343
	т
	0,38

	
	404-9020
	1000 шт.
	0,41
	404-0005
	1000 шт.
	0,41

	24-02-100-12
	103-9062
	м
	8,1
	103-0233
	м
	8,1

	
	301-9665
	т
	0,69
	301-3343
	т
	0,69

	
	404-9020
	1000 шт.
	0,59
	404-0005
	1000 шт.
	0,59

	24-02-101-01
	507-9058
	10 шт.
	0,1
	507-2611
	10 шт.
	0,1

	
	507-9501
	шт.
	1
	507-2625
	шт.
	1

	24-02-101-02
	507-9058
	10 шт.
	0,1
	507-2612
	10 шт.
	0,1

	
	507-9501
	шт.
	1
	507-2626
	шт.
	1

	24-02-101-03
	507-9058
	10 шт.
	0,1
	507-2613
	10 шт.
	0,1

	
	507-9501
	шт.
	1
	507-2626
	шт.
	1

	24-02-110-01
	101-9370
	т
	0,0035
	101-2548
	т
	0,0035

	
	301-9169
	шт.
	1
	301-3193
	шт.
	1

	
	408-9040
	м3
	0,52
	408-0122
	м3
	0,52

	
	403-9165
	м3
	0,04
	403-1103
	м3
	0,04

	
	501-9003
	м
	6
	501-1213
	м
	6

	
	101-9029
	м2
	0,05
	101-1596
	м2
	0,05

	24-02-111-01
	101-9851
	т
	0,002
	101-1795
	т
	0,002

	
	408-9040
	м3
	0,14
	408-0122
	м3
	0,14

	24-02-112-01
	410-9010
	т
	0,36
	410-0001
	т
	0,36

	24-02-113-01
	101-9919
	т
	0,00003
	101-2174
	т
	0,00003

	
	103-9062
	м
	49,6
	103-0189
	м
	49,6

	
	201-9012
	т
	1,2
	201-0781
	т
	1,2

	
	408-9040
	м3
	3,69
	408-0122
	м3
	3,69

	
	403-9149
	м3
	0,16
	403-0910
	м3
	0,16

	
	403-9152
	м
	0,59
	403-0118
	м
	0,59

	
	501-9003
	м
	120
	501-1213
	м
	120

	24-02-121-01
	302-9232
	шт.
	0,05
	302-3227
	шт.
	0,05

	24-02-121-02
	302-9232
	шт.
	0,05
	302-3227
	шт.
	0,05

	24-02-121-03
	302-9232
	шт.
	0,05
	302-3227
	шт.
	0,05

	24-02-121-04
	302-9232
	шт.
	0,05
	302-3227
	шт.
	0,05

	24-02-121-05
	302-9232
	шт.
	0,05
	302-3227
	шт.
	0,05

	24-02-121-06
	302-9232
	шт.
	0,05
	302-3227
	шт.
	0,05

	24-02-121-07
	302-9232
	шт.
	0,05
	302-3231
	шт.
	0,05

	24-02-121-08
	302-9232
	шт.
	0,05
	302-3231
	шт.
	0,05

	24-02-121-09
	302-9232
	шт.
	0,05
	302-3231
	шт.
	0,05

	24-03-001-01
	403-9022
	м3
	100
	403-3051
	м3
	100

	24-03-001-02
	403-9022
	м3
	100
	403-3051
	м3
	100

	24-03-001-03
	403-9022
	м3
	100
	403-3052
	м3
	100

	24-03-001-04
	403-9022
	м3
	100
	403-3052
	м3
	100

	24-03-001-05
	403-9022
	м3
	100
	403-3052
	м3
	100

	24-03-001-06
	403-9022
	м3
	100
	403-3052
	м3
	100

	24-03-001-07
	403-9022
	м3
	100
	403-3052
	м3
	100

	24-03-002-01
	103-9011
	м
	1004
	103-0470
	м
	1004

	24-03-002-02
	103-9011
	м
	1004
	103-0475
	м
	1004

	24-03-002-03
	103-9011
	м
	1004
	103-0485
	м
	1004

	24-03-002-04
	103-9011
	м
	1004
	103-0495
	м
	1004

	24-03-002-05
	103-9011
	м
	1004
	103-0500
	м
	1004

	24-03-002-06
	103-9011
	м
	1004
	103-0930
	м
	1004

	24-03-002-07
	103-9011
	м
	1004
	103-0230
	м
	1004

	24-03-002-08
	103-9011
	м
	1004
	103-0240
	м
	1004

	24-03-002-09
	103-9011
	м
	1004
	103-0248
	м
	1004

	24-03-002-10
	103-9011
	м
	1004
	103-0256
	м
	1004

	24-03-002-11
	103-9011
	м
	1004
	103-0263
	м
	1004

	24-03-002-12
	103-9011
	м
	1004
	103-0271
	м
	1004

	24-03-002-13
	103-9011
	м
	1004
	103-0282
	м
	1004


Теплоизоляционные работы

Приложение 26.1

Определение толщины огнезащитного покрытия в зависимости от предела огнестойкости

	Приведенная толщина металла, мм
	Толщина огнезащитного покрытия (мм) для предела огнестойкости

	
	1 час 

(R 60)
	2 часа 

(R 120)
	2,5 часа

 (R 150)

	3,4
	20
	45
	60

	4,1
	20
	40
	50

	6
	15
	35
	45

	7
	15
	30
	40

	10
	15
	25
	35

	15
	10
	15
	25


Приложение 26.2

Применяемый коэффициент к нормам затрат труда при производстве работ в неудобных и стесненных условиях

	Наименование работ
	Коэффициент  к затратам труда и к оплате труда рабочих-строителей

	При работе с люлек
	1,2

	При производстве работ в условиях, требующих применения предохранительных поясов
	1,3

	При расположении наружных поверхностей изоляции на расстоянии до 0,35 м от других поверхностей (без учета толщины изоляции)
	1,1

	При выполнении работ по изоляции поверхностей только сверху
	0,75

	При выполнении работ по изоляции поверхностей только снизу
	1,25

	При изоляции трубопроводов с наличием одного и более изгибов или отводов на каждые 7 м прямых участков
	1,1

	При изоляции поверхностей площадью до 10 м2 (включая фланцы), расположенных в разных помещениях или на расстоянии свыше 50 м друг от друга
	1,2

	При изоляции трубопроводов со спутниками
	1,1


Приложение 26.3.

Коэффициенты к нормам затрат труда и к оплате труда рабочих-строителей  таблицы 01-045 на дополнительные условия производства работ

	Наименование работ
	Коэффициент к нормам затрат труда и к оплате труда рабочих-строителей

	1. Теплоизоляция сложных фасадов (при площади, занимаемой архитектурными деталями, более 30% площади стены)
	1,35

	2. Теплоизоляция стен криволинейного очертания
	1,10


Приложение 26.4 
ТАБЛИЦА ЗАМЕНЫ РЕСУРСОВ

	Номера

расценок
	Ресурсы по ГЭСН
	Ресурсы по ТЕР

	
	код
	ед. изм.
	расход
	код
	ед. изм.
	расход

	26-01-001-01
	101-9225
	т
	0,00047
	101-1821
	т
	0,00047

	
	104-9091
	м3
	1,0324
	104-0140
	м3
	1,0324

	26-01-002-01
	101-9225
	т
	0,00004
	101-1821
	т
	0,00004

	
	104-9166
	м3
	1,05
	104-0144
	м3
	1,05

	26-01-002-02
	101-9225
	т
	0,00002
	101-1821
	т
	0,00002

	
	104-9166
	м3
	1,05
	104-0144
	м3
	1,05

	26-01-003-01
	101-9225
	т
	0,00004
	101-1821
	т
	0,00004

	
	104-9094
	м3
	1,032
	104-0017
	м3
	1,032

	26-01-004-01
	101-9225
	т
	0,00004
	101-1821
	т
	0,00004

	
	104-9210
	м3
	1,03
	104-0147
	м3
	1,03

	26-01-005-01
	101-9225
	т
	0,00004
	101-1821
	т
	0,00004

	
	104-9096
	м3
	0,015
	104-0151
	м3
	0,015

	
	104-9102
	м3
	1,03
	104-0082
	м3
	1,03

	26-01-005-02
	101-9225
	т
	0,00004
	101-1821
	т
	0,00004

	
	104-9096
	м3
	0,015
	104-0151
	м3
	0,015

	
	104-9101
	м3
	1,03
	104-0141
	м3
	1,03

	26-01-005-03
	101-9225
	т
	0,00004
	101-1821
	т
	0,00004

	
	104-9096
	м3
	0,031
	104-0151
	м3
	0,031

	
	104-9100
	м3
	1,15
	115-2383
	м3
	1,15

	26-01-005-04
	104-9096
	м3
	0,11
	104-0151
	м3
	0,11

	
	104-9100
	м3
	1,03
	115-2383
	м3
	1,03

	26-01-006-01
	101-9225
	т
	0,00005
	101-1821
	т
	0,00005

	
	104-9226
	кг
	0,064
	104-0154
	кг
	0,064

	26-01-007-01
	101-9225
	т
	0,00006
	101-1821
	т
	0,00006

	
	104-9219
	т
	0,79
	509-1106
	т
	0,79

	
	104-9226
	кг
	0,122
	104-0154
	кг
	0,122

	26-01-007-02
	101-9225
	т
	0,00004
	101-1821
	т
	0,00004

	
	104-9219
	т
	0,395
	509-1198
	т
	0,395

	
	104-9226
	кг
	0,06
	104-0154
	кг
	0,06

	26-01-008-01
	101-9225
	т
	0,00004
	101-1821
	т
	0,00004

	
	104-9212
	м2
	2,204
	104-0077
	1000 м2
	0,002204

	26-01-009-01
	101-9225
	т
	0,00004
	101-1821
	т
	0,00004

	
	104-9212
	м2
	2,204
	104-0077
	1000 м2
	0,002204

	
	104-9220
	м3
	1,54
	104-0009
	м3
	1,54

	26-01-009-02
	101-9225
	т
	0,00004
	101-1821
	т
	0,00004

	
	104-9212
	м2
	2,204
	104-0077
	1000 м2
	0,002204

	
	104-9220
	м3
	1,24
	104-0149
	м3
	1,24

	26-01-010-01
	101-9225
	т
	0,00004
	101-1821
	т
	0,00004

	
	104-9220
	м3
	1,24
	104-0005
	м3
	1,24

	26-01-010-02
	101-9225
	т
	0,00004
	101-1821
	т
	0,00004

	
	104-9220
	м3
	1,65
	104-0074
	м3
	1,65

	26-01-011-01
	104-9163
	м3
	1,24
	104-0012
	м3
	1,24

	26-01-011-02
	104-9163
	м3
	1,24
	104-0142
	м3
	1,24

	26-01-012-01
	101-9225
	т
	0,00005
	101-1821
	т
	0,00005

	
	104-9133
	м3
	0,82
	104-0009
	м3
	0,82

	26-01-012-02
	101-9225
	т
	0,00005
	101-1821
	т
	0,00005

	
	104-9133
	м3
	1
	104-0009
	м3
	1

	26-01-013-01
	101-9225
	т
	0,00005
	101-1821
	т
	0,00005

	
	104-9133
	м3
	0,82
	104-0009
	м3
	0,82

	26-01-013-02
	101-9225
	т
	0,00005
	101-1821
	т
	0,00005

	
	104-9133
	м3
	1
	104-0009
	м3
	1

	26-01-014-01
	101-9225
	т
	0,0004
	101-1821
	т
	0,0004

	
	104-9214
	м3
	2,31
	104-0148
	м3
	2,31

	26-01-014-02
	101-9225
	т
	0,0004
	101-1821
	т
	0,0004

	
	104-9214
	м3
	2,31
	104-0148
	м3
	2,31

	26-01-015-01
	101-9225
	т
	0,0008
	101-1821
	т
	0,0008

	
	104-9220
	м3
	1,54
	104-0049
	м3
	1,54

	26-01-015-02
	101-9225
	т
	0,0008
	101-1821
	т
	0,0008

	
	104-9220
	м3
	1,24
	104-0192
	м3
	1,24

	26-01-015-03
	101-9225
	т
	0,0008
	101-1821
	т
	0,0008

	
	104-9220
	м3
	1,65
	104-0194
	м3
	1,65

	26-01-016-01
	101-9225
	т
	0,0008
	101-1821
	т
	0,0008

	
	104-9220
	м3
	1,54
	104-0191
	м3
	1,54

	26-01-016-02
	101-9225
	т
	0,0008
	101-1821
	т
	0,0008

	
	104-9220
	м3
	1,24
	104-0193
	м3
	1,24

	26-01-016-03
	101-9225
	т
	0,0008
	101-1821
	т
	0,0008

	
	104-9220
	м3
	1,65
	104-0195
	м3
	1,65

	26-01-017-01
	104-9400
	м
	11
	104-0162
	м
	11

	26-01-017-02
	104-9401
	м2
	6,33
	104-0163
	м2
	6,33

	26-01-018-01
	104-9401
	м2
	11
	104-0163
	м2
	11

	26-01-019-01
	104-9401
	м2
	18,7
	104-0163
	м2
	18,7

	26-01-020-01
	101-9225
	т
	0,001
	101-1821
	т
	0,001

	
	113-9462
	м2
	3
	113-0307
	т
	0,0006

	26-01-021-01
	113-9462
	м2
	3
	113-0307
	т
	0,0006

	26-01-022-01
	101-9225
	т
	0,00004
	101-1821
	т
	0,00004

	
	104-9167
	м3
	1,1
	104-8105
	м3
	1,1

	26-01-022-02
	104-9167
	м3
	1,05
	104-0146
	м3
	1,05

	26-01-037-01
	101-9663
	кг
	2
	101-2066
	кг
	2

	
	104-9163
	м3
	0,97
	104-0007
	м3
	0,97

	26-01-037-02
	104-9163
	м3
	0,97
	104-0007
	м3
	0,97

	26-01-037-03
	101-9663
	кг
	2
	101-2066
	кг
	2

	
	104-9163
	м3
	0,99
	104-0007
	м3
	0,99

	26-01-037-04
	101-9663
	кг
	2
	101-2066
	кг
	2

	
	104-9163
	м3
	0,98
	104-0007
	м3
	0,98

	26-01-038-01
	104-9163
	м3
	0,96
	104-0171
	м3
	0,96

	26-01-039-01
	104-9163
	м3
	1,02
	104-0143
	м3
	1,02

	26-01-040-01
	104-9163
	м3
	0,97
	104-0143
	м3
	0,97

	26-01-041-01
	101-9663
	кг
	2
	101-2066
	кг
	2

	
	104-9166
	м3
	0,98
	104-0103
	м3
	0,98

	26-01-041-02
	104-9166
	м3
	0,99
	104-0103
	м3
	0,99

	26-01-041-03
	101-9663
	кг
	2
	101-2066
	кг
	2

	
	104-9166
	м3
	0,99
	104-0103
	м3
	0,99

	26-01-041-04
	101-9663
	кг
	2
	101-2066
	кг
	2

	
	104-9166
	м3
	0,97
	104-0103
	м3
	0,97

	26-01-041-05
	104-9166
	м3
	1,02
	104-0103
	м3
	1,02

	26-01-048-02
	101-9069
	м2
	105
	101-1991
	м2
	105

	26-01-048-04
	101-9069
	м2
	105
	101-1991
	м2
	105

	26-01-049-01
	101-9225
	т
	0,0017
	101-1821
	т
	0,0017

	
	104-9141
	м2
	122
	104-0166
	м2
	122

	26-01-049-02
	101-9225
	т
	0,0017
	101-1821
	т
	0,0017

	
	104-9142
	м2
	122
	104-0167
	м2
	122

	26-01-049-03
	101-9225
	т
	0,0017
	101-1821
	т
	0,0017

	
	104-9143
	м2
	122
	104-0168
	м2
	122

	26-01-050-01
	101-9225
	т
	0,00034
	101-1821
	т
	0,00034

	
	104-9330
	10 м2
	11,5
	104-0038
	10 м2
	11,5

	26-01-051-01
	101-9225
	т
	0,0017
	101-1821
	т
	0,0017

	
	104-9140
	м2
	115
	104-0155
	м2
	115

	26-01-052-01
	101-9225
	т
	0,00034
	101-1821
	т
	0,00034

	
	104-9254
	м2
	116
	104-0077
	1000 м2
	0,116

	26-01-052-02
	101-9225
	т
	0,00034
	101-1821
	т
	0,00034

	
	104-9254
	м2
	116
	104-0161
	м2
	116

	26-01-053-01
	101-9225
	т
	0,0017
	101-1821
	т
	0,0017

	
	101-9401
	м2
	122
	101-1876
	т
	0,821

	26-01-053-02
	101-9401
	м2
	122
	101-1876
	т
	0,821

	26-01-054-01
	101-9120
	м2
	115
	101-1794
	1000 м2
	0,115

	26-01-054-02
	101-9120
	м2
	115
	101-1794
	1000 м2
	0,115

	26-01-054-03
	101-9785
	м2
	120
	104-0088
	1000 м2
	0,12

	26-01-055-01
	113-9462
	м2
	115
	113-0307
	т
	0,023

	26-01-055-02
	113-9462
	м2
	115
	113-1952
	м2
	115

	26-01-056-01
	101-9841
	т
	0,026
	101-0405
	т
	0,026

	26-01-056-02
	101-9841
	т
	0,026
	101-0405
	т
	0,026

	26-02-001-01
	408-9040
	м3
	2,33
	408-0122
	м3
	2,33

	26-02-001-02
	408-9040
	м3
	2,33
	408-0122
	м3
	2,33

	26-02-001-03
	408-9040
	м3
	2,33
	408-0122
	м3
	2,33

	26-02-004-01
	408-9040
	м3
	2,33
	408-0122
	м3
	2,33

	26-02-004-02
	408-9040
	м3
	2,33
	408-0122
	м3
	2,33

	26-02-004-03
	408-9040
	м3
	2,33
	408-0122
	м3
	2,33


Автомобильные дороги

Приложение 27.1

Норма расхода асфальтобетонной смеси

	Наименование смеси
	Ед. измер.
	Толщина, см

	
	
	4
	±0,5

	Высокоплотная, марки I для плотности каменных материалов:
	
	
	

	2,5 - 2,9 т/м3
	т
	99,2
	12,4

	3 и более т/м3
	т
	104,7
	13,1


Приложение 27.2

Норма расхода материалов

	Номер таблиц (ТЕР)
	Наименование материала
	Количество, м3

	01-002 (1)
	Смесь битумно-грунтовая
	175

	01-002 (2)
	Смесь битумно-грунтовая
	194

	01-004 (1)
	Смесь цементно-грунтовая
	175

	01-004 (2)
	Смесь цементно-грунтовая
	194

	01-004 (3)
	Смесь цементно-грунтовая
	175

	01-004 (4)
	Смесь цементно-грунтовая
	194

	04-001 (1)
	Песок
	110

	04-001 (2)
	Песчано-гравийная смесь дресва
	122

	04-001 (3)
	Шлак доменный отвальный
	153

	04-001 (4)
	Щебень шлаковый
	126

	04-003 (1)
	Песчано-гравийная смесь (гравийно-песчаная смесь или щебеночно-песчаная оптимального гранулометрического состава)
	152

	04-003 (2)
	Песчано-гравийная смесь (гравийно-песчаная смесь или щебеночно-песчаная оптимального гранулометрического состава)
	152

	04-003 (3)
	Песчано-гравийная смесь (гравийно-песчаная смесь или щебеночно-песчаная оптимального гранулометрического состава)
	127

	04-003 (4)
	Песчано-гравийная смесь (гравийно-песчаная смесь или щебеночно-песчаная оптимального гранулометрического состава)
	110

	05-001 (1)
	Камень булыжный
	144

	05-001 (2)
	Камень булыжный
	9,5

	03-002 (1); 03-002 (8)
	Песчано-гравийная смесь
	99,2

	03-002 (2); 03-002 (9)
	Песчано-гравийная смесь
	70

	03-002 (7); 03-002 (10);

03-002 (14)
	Песчано-гравийная смесь
	50

	03-002 (4); 03-002 (11)
	Песчано-гравийная смесь
	25

	03-002 (5); 03-002 (12)
	Песчано-гравийная смесь
	140

	03-002 (6); 03-002 (13)
	Песчано-гравийная смесь
	100

	06-025 (1)
	Смесь цементно-грунтовая
	184

	12-003 (1)
	Песок
	102

	12-008 (1)
	Песок
	604


Приложение 27.3

Коэффициенты к сметным нормам, учитывающие условия применения ТЕР части 27

	Условия применения
	Номер таблиц (ТЕР)
	Коэффициенты

	
	
	к затратам труда и к оплате труда рабочих-строителей
	к стоимости эксплуатации машин
	к стоимости материалов

	1
	2
	3
	4
	5

	3.1. Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой.

3.2. Наличие люков (колодцев) подземных коммуникаций более 8 до 15 шт. на 1000 м2 дороги:
	все, кроме

07-001~07-004,

10-001~10-008,

11-001~11-008

01-001~01-004,

03-001~03-004,

03-008~03-010,

04-001,

04-003~04-017,

04-021, 04-022,

05-001, 05-002,

05-005,

06-001~06-013,

06-016~06-028,

7-001~07-004,

08-001, 08-002
	1,2

1,05
	1,2

1,05
	—

—

	3.3. То же, более 15 до 20 шт на 1000 м2 дороги
	-«-
	1,15
	1,15
	—

	3.4. То же, более 20 шт. на 1000 м2 дороги
	-«-
	1,3
	1,3
	—

	Укатка катками каменных материалов с пределом прочности на сжатие, мПа (кгс/см2):
	
	
	
	

	3.5. свыше 68,6 (700) до 98,1 (1000)
	04-001;

04-003;

04-011
	—
	0,8
	—

	3.6. до 68,6 (700)
	04-001;

04-003;

04-011
	—
	0,65
	—

	Устройство бортовых камней сечением 100х200 мм:
	
	
	
	

	3.7. при цементобетонных покрытиях:

а) бетон В15 (М200)
	02-010
	—
	—
	0,8

	3.8. при других видах покрытий:

а) бетон В15 (М200),

б) раствор цементный


	02-010

02-010
	—

—
	—

—
	0,86

0,33

	Устройство бортовых камней сечением 150х450 мм, 107х600 мм:
	
	
	
	

	3.9. при цементобетонных покрытиях:

а) бетон В15 (М 200)
	02-010
	—
	—
	1,87

	3.10. при других видах покрытий:

а) бетон В15 (М200),

б) раствор цементный
	02-010

02-010
	—

—
	—

—
	1,58

1,83

	Устройство бортовых камней сечением 200х450 мм, 200х600 мм:
	
	
	
	

	3.11. при цементобетонных покрытиях:

а) бетон В15 (М200)
	02-010
	—
	—
	1,97

	3.12. при других видах покрытий:

а) бетон В15 (М200),

б) раствор цементный
	02-010

02-010
	—

—
	—

—
	1,64

2,17

	3.13. При наличии более 15 колодцев на 100 кв. метрах мощения
	05-002
	1,1
	1,1
	—

	3.14. При выполнении архитектурных тематических рисунков из искусственных элементов мощения
	05-002
	1,15
	1,15
	—


Примечание.

Применение коэффициентов должно быть обосновано проектом.

Приложение 27.4 
ТАБЛИЦА ЗАМЕНЫ РЕСУРСОВ

	Номера

расценок
	Ресурсы по ГЭСН
	Ресурсы по ТЕР

	
	код
	ед. изм.
	расход
	код
	ед. изм.
	расход

	27-02-001-01
	408-9040
	м3
	4,59
	408-0122
	м3
	4,59

	
	408-9302
	м3
	3,57
	408-0101
	м3
	3,57

	27-02-001-02
	403-9200
	м
	102
	403-0072
	м
	102

	
	408-9040
	м3
	6,12
	408-0122
	м3
	6,12

	27-02-003-01
	402-9050
	м3
	0,06
	402-0078
	м3
	0,06

	27-02-004-01
	402-9050
	м3
	0,046
	402-0078
	м3
	0,046

	27-02-006-01
	101-9058
	шт.
	1
	101-2536
	шт.
	1

	
	401-9001
	м3
	0,071
	401-0026
	м3
	0,071

	
	402-9050
	м3
	0,014
	402-0078
	м3
	0,014

	27-02-006-02
	101-9058
	шт.
	1
	101-2536
	шт.
	1

	
	401-9001
	м3
	0,071
	401-0026
	м3
	0,071

	
	402-9050
	м3
	0,014
	402-0078
	м3
	0,014

	27-02-010-03
	413-9010
	м
	100
	413-0001
	п.м
	100

	27-02-010-04
	413-9010
	м
	100
	413-0001
	п.м
	100

	27-03-001-03
	408-9280
	м3
	66
	408-0111
	м3
	66

	27-03-003-01
	408-9282
	м3
	12,4
	408-0200
	м3
	12,4

	27-03-003-02
	408-9282
	м3
	9
	408-0200
	м3
	9

	27-03-003-03
	408-9282
	м3
	6
	408-0200
	м3
	6

	27-03-003-04
	408-9282
	м3
	3
	408-0200
	м3
	3

	27-03-003-05
	408-9282
	м3
	12,4
	408-0200
	м3
	12,4

	27-03-003-06
	408-9282
	м3
	9
	408-0200
	м3
	9

	27-03-003-07
	408-9282
	м3
	6
	408-0200
	м3
	6

	27-03-003-08
	408-9282
	м3
	3
	408-0200
	м3
	3

	27-03-004-01
	101-9010
	т
	0,074
	101-1561
	т
	0,074

	
	410-9010
	т
	101
	410-0034
	т
	101

	27-03-004-02
	101-9010
	т
	0,074
	101-1561
	т
	0,074

	
	410-9010
	т
	101
	410-0034
	т
	101

	27-04-010-01
	408-9393
	м3
	10
	408-0127
	м3
	10

	27-04-011-01
	409-9013
	м3
	153
	409-0039
	м3
	153

	
	409-9037
	м3
	20,4
	409-0062
	м3
	20,4

	27-04-011-02
	409-9013
	м3
	315
	409-0039
	м3
	315

	
	409-9037
	м3
	20,4
	409-0062
	м3
	20,4

	27-04-011-03
	409-9013
	м3
	15,3
	409-0039
	м3
	15,3

	27-04-015-01
	407-9040
	м3
	51,5
	407-0027
	м3
	51,5

	
	408-9080
	м3
	214
	408-0011
	м3
	214

	27-04-015-02
	407-9040
	м3
	51,5
	407-0027
	м3
	51,5

	
	408-9080
	м3
	214
	408-0011
	м3
	214

	27-04-015-03
	407-9040
	м3
	54,1
	407-0027
	м3
	54,1

	
	408-9080
	м3
	268
	408-0011
	м3
	268

	27-04-017-01
	104-9061
	м3
	100
	104-8100
	м3
	100

	27-04-021-01
	101-9126
	т
	0,005
	101-2611
	т
	0,005

	
	407-9040
	м3
	20,6
	407-0028
	м3
	20,6

	27-04-021-02
	407-9040
	м3
	1,12
	407-0028
	м3
	1,12

	27-04-022-01
	101-9126
	т
	0,03
	101-2611
	т
	0,03

	
	401-9010
	м3
	20,4
	401-0151
	м3
	20,4

	27-04-022-02
	401-9010
	м3
	1,02
	401-0151
	м3
	1,02

	27-05-001-01
	408-9040
	м3
	21
	408-0122
	м3
	21

	27-05-002-01
	408-9393
	м3
	12,4
	408-0132
	м3
	12,4

	27-05-002-02
	408-9393
	м3
	9,2
	408-0132
	м3
	9,2

	27-05-002-03
	408-9393
	м3
	9,2
	408-0132
	м3
	9,2

	27-05-005-01
	408-9040
	м3
	2
	408-0122
	м3
	2

	27-06-001-01
	101-9090
	т
	0,46
	101-1763
	т
	0,46

	27-06-001-02
	101-9090
	т
	0,36
	101-1763
	т
	0,36

	27-06-001-03
	101-9090
	т
	0,45
	101-1763
	т
	0,45

	
	204-9001
	т
	0,08
	204-0100
	т
	0,08

	27-06-001-04
	101-9090
	т
	0,45
	101-1763
	т
	0,45

	
	204-9001
	т
	0,07
	204-0100
	т
	0,07

	27-06-002-01
	101-9010
	т
	0,007
	101-1556
	т
	0,007

	
	401-9013
	м3
	184
	401-0131
	м3
	184

	
	408-9040
	м3
	15
	408-0122
	м3
	15

	27-06-002-02
	101-9010
	т
	0,007
	101-1556
	т
	0,007

	
	401-9013
	м3
	204
	401-0131
	м3
	204

	
	408-9040
	м3
	15
	408-0122
	м3
	15

	27-06-002-03
	101-9010
	т
	0,007
	101-1556
	т
	0,007

	
	401-9013
	м3
	184
	401-0131
	м3
	184

	
	408-9040
	м3
	15
	408-0122
	м3
	15

	27-06-002-04
	101-9010
	т
	0,007
	101-1556
	т
	0,007

	
	401-9013
	м3
	204
	401-0131
	м3
	204

	
	408-9040
	м3
	15
	408-0122
	м3
	15

	27-06-002-05
	101-9010
	т
	0,007
	101-1556
	т
	0,007

	
	401-9013
	м3
	224
	401-0131
	м3
	224

	
	408-9040
	м3
	15
	408-0122
	м3
	15

	27-06-002-06
	101-9010
	т
	0,007
	101-1556
	т
	0,007

	
	401-9013
	м3
	245
	401-0131
	м3
	245

	
	408-9040
	м3
	15
	408-0122
	м3
	15

	27-06-002-07
	101-9010
	т
	0,007
	101-1556
	т
	0,007

	
	401-9013
	м3
	224
	401-0131
	м3
	224

	
	408-9040
	м3
	15
	408-0122
	м3
	15

	27-06-002-08
	101-9010
	т
	0,007
	101-1556
	т
	0,007

	
	401-9013
	м3
	245
	401-0131
	м3
	245

	
	408-9040
	м3
	15
	408-0122
	м3
	15

	27-06-002-09
	101-9010
	т
	0,007
	101-1556
	т
	0,007

	
	401-9013
	м3
	61
	401-0131
	м3
	61

	
	401-9014
	м3
	123
	401-0129
	м3
	123

	
	408-9040
	м3
	15
	408-0122
	м3
	15

	27-06-002-10
	101-9010
	т
	0,007
	101-1556
	т
	0,007

	
	401-9013
	м3
	61
	401-0131
	м3
	61

	
	401-9014
	м3
	143
	401-0129
	м3
	143

	
	408-9040
	м3
	15
	408-0122
	м3
	15

	27-06-002-11
	101-9010
	т
	0,007
	101-1556
	т
	0,007

	
	401-9013
	м3
	61
	401-0131
	м3
	61

	
	401-9014
	м3
	123
	401-0129
	м3
	123

	
	408-9040
	м3
	15
	408-0122
	м3
	15

	27-06-002-12
	101-9010
	т
	0,007
	101-1556
	т
	0,007

	
	401-9013
	м3
	61
	401-0131
	м3
	61

	
	401-9014
	м3
	143
	401-0129
	м3
	143

	
	408-9040
	м3
	15
	408-0122
	м3
	15

	27-06-002-13
	101-9010
	т
	0,007
	101-1556
	т
	0,007

	
	401-9013
	м3
	61
	401-0131
	м3
	61

	
	401-9014
	м3
	163
	401-0129
	м3
	163

	
	408-9040
	м3
	15
	408-0122
	м3
	15

	27-06-002-14
	101-9010
	т
	0,007
	101-1556
	т
	0,007

	
	401-9013
	м3
	61
	401-0131
	м3
	61

	
	401-9014
	м3
	184
	401-0129
	м3
	184

	
	408-9040
	м3
	15
	408-0122
	м3
	15

	27-06-002-15
	101-9010
	т
	0,007
	101-1556
	т
	0,007

	
	401-9013
	м3
	61
	401-0131
	м3
	61

	
	401-9014
	м3
	163
	401-0129
	м3
	163

	
	408-9040
	м3
	15
	408-0122
	м3
	15

	27-06-002-16
	101-9010
	т
	0,007
	101-1556
	т
	0,007

	
	401-9013
	м3
	61
	401-0131
	м3
	61

	
	401-9014
	м3
	184
	401-0129
	м3
	184

	
	408-9040
	м3
	15
	408-0122
	м3
	15

	27-06-002-17
	101-9010
	т
	11,44
	101-1556
	т
	11,44

	
	401-9013
	м3
	204
	401-0131
	м3
	204

	
	408-9040
	м3
	40
	408-0122
	м3
	40

	27-06-002-18
	101-9010
	т
	0,57
	101-1556
	т
	0,57

	
	401-9013
	м3
	10,2
	401-0131
	м3
	10,2

	27-06-005-01
	408-9040
	м3
	50
	408-0122
	м3
	50

	27-06-006-01
	408-9040
	м3
	40
	408-0122
	м3
	40

	27-06-007-01
	408-9040
	м3
	1
	408-0122
	м3
	1

	27-06-007-02
	113-9462
	м2
	6,82
	113-1952
	м2
	6,82

	27-06-008-01
	101-9010
	т
	0,01
	101-1555
	т
	0,01

	
	101-9698
	м
	100
	101-3989
	м
	100

	
	408-9040
	м3
	2
	408-0122
	м3
	2

	27-06-009-02
	101-9105
	кг
	80
	101-3912
	кг
	80

	27-06-010-01
	101-9010
	т
	0,00015
	101-1555
	т
	0,00015

	
	101-9916
	м
	190
	101-3990
	м
	190

	
	201-9220
	кг
	0,36
	201-0841
	кг
	0,36

	
	401-9010
	м3
	204
	401-0131
	м3
	204

	27-06-010-02
	101-9010
	т
	0,00015
	101-1555
	т
	0,00015

	
	101-9916
	м
	190
	101-3990
	м
	190

	
	201-9220
	кг
	0,36
	201-0841
	кг
	0,36

	
	401-9010
	м3
	224
	401-0131
	м3
	224

	27-06-010-03
	101-9010
	т
	0,00015
	101-1555
	т
	0,00015

	
	101-9916
	м
	190
	101-3990
	м
	190

	
	201-9220
	кг
	0,36
	201-0841
	кг
	0,36

	
	401-9010
	м3
	245
	401-0131
	м3
	245

	27-06-011-01
	101-9010
	т
	0,002
	101-1555
	т
	0,002

	27-06-013-01
	101-9090
	т
	0,014
	101-1763
	т
	0,014

	
	401-9010
	м3
	20,4
	401-0151
	м3
	20,4

	
	410-9010
	т
	0,887
	410-0026
	т
	0,887

	27-06-013-02
	101-9090
	т
	0,014
	101-1763
	т
	0,014

	
	401-9010
	м3
	22,4
	401-0151
	м3
	22,4

	
	410-9010
	т
	1,013
	410-0026
	т
	1,013

	27-06-013-03
	101-9090
	т
	0,014
	101-1763
	т
	0,014

	
	401-9010
	м3
	24,3
	401-0151
	м3
	24,3

	
	410-9010
	т
	1,14
	410-0026
	т
	1,14

	27-06-016-01
	401-9010
	м3
	163
	401-0151
	м3
	163

	
	408-9040
	м3
	63,3
	408-0122
	м3
	63,3

	27-06-016-02
	401-9010
	м3
	184
	401-0151
	м3
	184

	
	408-9040
	м3
	63,3
	408-0122
	м3
	63,3

	27-06-016-03
	401-9010
	м3
	163
	401-0151
	м3
	163

	
	408-9040
	м3
	63,3
	408-0122
	м3
	63,3

	27-06-016-04
	401-9010
	м3
	184
	401-0151
	м3
	184

	
	408-9040
	м3
	63,3
	408-0122
	м3
	63,3

	27-06-016-05
	401-9010
	м3
	204
	401-0151
	м3
	204

	
	408-9040
	м3
	63,3
	408-0122
	м3
	63,3

	27-06-016-06
	401-9010
	м3
	224
	401-0151
	м3
	224

	
	408-9040
	м3
	63,3
	408-0122
	м3
	63,3

	27-06-016-07
	401-9010
	м3
	204
	401-0151
	м3
	204

	
	408-9040
	м3
	63,3
	408-0122
	м3
	63,3

	27-06-016-08
	401-9010
	м3
	224
	401-0151
	м3
	224

	
	408-9040
	м3
	63,3
	408-0122
	м3
	63,3

	27-06-016-09
	401-9015
	м3
	194
	401-0142
	м3
	194

	
	408-9040
	м3
	63,3
	408-0122
	м3
	63,3

	27-06-016-10
	401-9015
	м3
	194
	401-0142
	м3
	194

	27-06-017-01
	101-9010
	т
	0,09
	101-1555
	т
	0,09

	
	401-9010
	м3
	162
	401-0110
	м3
	162

	
	408-9040
	м3
	40
	408-0122
	м3
	40

	27-06-017-02
	401-9010
	м3
	10,2
	401-0110
	м3
	10,2

	27-06-017-03
	101-9010
	т
	0,09
	101-1555
	т
	0,09

	
	408-9040
	м3
	40
	408-0122
	м3
	40

	27-06-018-01
	101-9010
	т
	0,021
	101-1555
	т
	0,021

	
	410-9120
	т
	8
	410-0071
	т
	8

	
	410-9123
	т
	11
	410-0073
	т
	11

	
	410-9125
	т
	117
	410-0074
	т
	117

	27-06-018-02
	101-9010
	т
	0,021
	101-1555
	т
	0,021

	
	410-9120
	т
	9
	410-0071
	т
	9

	
	410-9123
	т
	12,5
	410-0073
	т
	12,5

	
	410-9125
	т
	137
	410-0074
	т
	137

	27-06-018-03
	101-9010
	т
	0,021
	101-1555
	т
	0,021

	
	410-9123
	т
	11
	410-0073
	т
	11

	
	410-9125
	т
	117
	410-0074
	т
	117

	27-06-018-04
	101-9010
	т
	0,021
	101-1555
	т
	0,021

	
	410-9123
	т
	12,5
	410-0073
	т
	12,5

	
	410-9125
	т
	137
	410-0074
	т
	137

	27-06-019-01
	101-9010
	т
	0,06
	101-1561
	т
	0,06

	
	410-9010
	т
	71,2
	410-0034
	т
	71,2

	27-06-019-02
	101-9010
	т
	0,06
	101-1561
	т
	0,06

	
	410-9010
	т
	70,6
	410-0034
	т
	70,6

	27-06-019-03
	101-9010
	т
	0,06
	101-1561
	т
	0,06

	
	410-9010
	т
	68,5
	410-0034
	т
	68,5

	27-06-019-04
	101-9010
	т
	0,01
	101-1561
	т
	0,01

	
	410-9010
	т
	11,9
	410-0034
	т
	11,9

	27-06-019-05
	101-9010
	т
	0,01
	101-1561
	т
	0,01

	
	410-9010
	т
	11,8
	410-0034
	т
	11,8

	27-06-019-06
	101-9010
	т
	0,01
	101-1561
	т
	0,01

	
	410-9010
	т
	11,5
	410-0034
	т
	11,5

	27-06-020-01
	101-9010
	т
	0,0108
	101-1556
	т
	0,0108

	
	410-9010
	т
	96,6
	410-0001
	т
	96,6

	27-06-020-02
	101-9010
	т
	0,0116
	101-1556
	т
	0,0116

	
	410-9010
	т
	102
	410-0005
	т
	102

	27-06-020-03
	101-9010
	т
	0,0108
	101-1556
	т
	0,0108

	
	410-9010
	т
	95,8
	410-0006
	т
	95,8

	27-06-020-04
	101-9010
	т
	0,0116
	101-1556
	т
	0,0116

	
	410-9010
	т
	102
	410-0002
	т
	102

	27-06-020-05
	101-9010
	т
	0,0108
	101-1556
	т
	0,0108

	
	410-9010
	т
	93,3
	410-0008
	т
	93,3

	27-06-020-06
	101-9010
	т
	0,0108
	101-1556
	т
	0,0108

	
	410-9010
	т
	92,5
	410-0022
	т
	92,5

	27-06-020-07
	101-9010
	т
	0,0108
	101-1556
	т
	0,0108

	
	410-9010
	т
	96,2
	410-0021
	т
	96,2

	27-06-020-08
	101-9010
	т
	0,0108
	101-1556
	т
	0,0108

	
	410-9010
	т
	93,7
	410-0022
	т
	93,7

	27-06-020-09
	101-9010
	т
	0,0116
	101-1556
	т
	0,0116

	
	410-9010
	т
	97,4
	410-0021
	т
	97,4

	27-06-020-10
	101-9010
	т
	0,0108
	101-1556
	т
	0,0108

	
	410-9010
	т
	91,4
	410-0024
	т
	91,4

	27-06-020-11
	101-9010
	т
	0,0116
	101-1556
	т
	0,0116

	
	410-9010
	т
	95,1
	410-0023
	т
	95,1

	27-06-020-12
	101-9010
	т
	0,0108
	101-1556
	т
	0,0108

	
	410-9010
	т
	92,2
	410-0024
	т
	92,2

	27-06-020-13
	101-9010
	т
	0,0116
	101-1556
	т
	0,0116

	
	410-9010
	т
	95,9
	410-0023
	т
	95,9

	27-06-020-14
	101-9010
	т
	0,0108
	101-1556
	т
	0,0108

	
	410-9010
	т
	88,6
	410-0025
	т
	88,6

	27-06-021-01
	101-9010
	т
	0,0014
	101-1556
	т
	0,0014

	
	410-9010
	т
	12,1
	410-0001
	т
	12,1

	27-06-021-02
	101-9010
	т
	0,0015
	101-1556
	т
	0,0015

	
	410-9010
	т
	12,8
	410-0005
	т
	12,8

	27-06-021-03
	101-9010
	т
	0,0014
	101-1556
	т
	0,0014

	
	410-9010
	т
	12
	410-0006
	т
	12

	27-06-021-04
	101-9010
	т
	0,0015
	101-1556
	т
	0,0015

	
	410-9010
	т
	12,7
	410-0002
	т
	12,7

	27-06-021-05
	101-9010
	т
	0,0014
	101-1556
	т
	0,0014

	
	410-9010
	т
	11,7
	410-0008
	т
	11,7

	27-06-021-06
	101-9010
	т
	0,0014
	101-1556
	т
	0,0014

	
	410-9010
	т
	11,6
	410-0022
	т
	11,6

	27-06-021-07
	101-9010
	т
	0,0014
	101-1556
	т
	0,0014

	
	410-9010
	т
	12
	410-0021
	т
	12

	27-06-021-08
	101-9010
	т
	0,0014
	101-1556
	т
	0,0014

	
	410-9010
	т
	11,7
	410-0022
	т
	11,7

	27-06-021-09
	101-9010
	т
	0,0015
	101-1556
	т
	0,0015

	
	410-9010
	т
	12,2
	410-0021
	т
	12,2

	27-06-021-10
	101-9010
	т
	0,0014
	101-1556
	т
	0,0014

	
	410-9010
	т
	11,4
	410-0024
	т
	11,4

	27-06-021-11
	101-9010
	т
	0,0015
	101-1556
	т
	0,0015

	
	410-9010
	т
	11,9
	410-0023
	т
	11,9

	27-06-021-12
	101-9010
	т
	0,0014
	101-1556
	т
	0,0014

	
	410-9010
	т
	11,5
	410-0024
	т
	11,5

	27-06-021-13
	101-9010
	т
	0,0014
	101-1556
	т
	0,0014

	
	410-9010
	т
	12
	410-0023
	т
	12

	27-06-021-14
	101-9010
	т
	0,0014
	101-1556
	т
	0,0014

	
	410-9010
	т
	11,1
	410-0025
	т
	11,1

	27-06-022-01
	101-9020
	т
	3,3
	101-1558
	т
	3,3

	27-06-022-02
	101-9020
	т
	3,87
	101-1558
	т
	3,87

	27-06-022-03
	101-9020
	т
	3,35
	101-1558
	т
	3,35

	27-06-022-04
	101-9020
	т
	3,86
	101-1558
	т
	3,86

	27-06-022-05
	101-9020
	т
	4,9
	101-1558
	т
	4,9

	27-06-022-06
	408-9109
	м3
	31,6
	408-0201
	м3
	31,6

	27-06-022-07
	101-9020
	т
	1,29
	101-1558
	т
	1,29

	27-06-022-08
	101-9020
	т
	0,72
	101-1558
	т
	0,72

	
	410-9110
	т
	20
	410-0072
	т
	20

	27-06-022-09
	101-9020
	т
	0,72
	101-1558
	т
	0,72

	
	410-9110
	т
	23
	410-0072
	т
	23

	27-06-022-10
	101-9020
	т
	2,42
	101-1558
	т
	2,42

	27-06-022-11
	101-9020
	т
	1,37
	101-1558
	т
	1,37

	
	410-9121
	т
	14,53
	410-0071
	т
	14,53

	
	410-9124
	т
	26,6
	410-0072
	т
	26,6

	27-06-022-12
	101-9020
	т
	1,37
	101-1558
	т
	1,37

	
	410-9121
	т
	16,7
	410-0071
	т
	16,7

	
	410-9124
	т
	30,6
	410-0072
	т
	30,6

	27-06-024-01
	101-9010
	т
	6,95
	101-1556
	т
	6,95

	27-06-024-02
	101-9010
	т
	5,15
	101-1556
	т
	5,15

	27-06-024-03
	101-9010
	т
	1,03
	101-1556
	т
	1,03

	27-06-024-04
	101-9010
	т
	10
	101-1556
	т
	10

	27-06-024-05
	101-9010
	т
	1,63
	101-1556
	т
	1,63

	27-06-024-06
	101-9010
	т
	8,24
	101-1556
	т
	8,24

	27-06-024-07
	101-9010
	т
	1,03
	101-1556
	т
	1,03

	27-06-025-01
	201-9220
	кг
	0,256
	201-0841
	кг
	0,256

	27-06-026-01
	101-9010
	т
	1,03
	101-1561
	т
	1,03

	27-06-027-01
	408-9301
	м3
	102
	408-0203
	м3
	102

	27-06-028-01
	101-9723
	т
	103
	101-1582
	т
	103

	27-06-028-02
	101-9723
	т
	103
	101-1582
	т
	103

	27-07-001-01
	101-9010
	т
	0,06
	101-1561
	т
	0,06

	
	408-9040
	м3
	0,5
	408-0122
	м3
	0,5

	
	410-9010
	т
	7,14
	410-0054
	т
	7,14

	27-07-001-02
	410-9010
	т
	1,21
	410-0054
	т
	1,21

	27-07-001-03
	101-9010
	т
	0,06
	101-1561
	т
	0,06

	
	410-9010
	т
	10,7
	410-0054
	т
	10,7

	27-07-001-04
	101-9010
	т
	0,06
	101-1561
	т
	0,06

	
	410-9010
	т
	7,14
	410-0054
	т
	7,14

	27-07-002-01
	408-9081
	м3
	17,4
	408-0391
	м3
	17,4

	27-07-002-02
	408-9081
	м3
	1,5
	408-0391
	м3
	1,5

	27-07-003-01
	403-9291
	м2
	100
	403-0104
	м2
	100

	27-07-003-02
	403-9291
	м2
	100
	403-0104
	м2
	100

	
	407-9040
	м3
	5
	407-0028
	м3
	5

	
	408-9040
	м3
	0,05
	408-0122
	м3
	0,05

	27-07-005-01
	408-9040
	м3
	0,05
	408-0122
	м3
	0,05

	27-07-005-02
	408-9040
	м3
	0,05
	408-0122
	м3
	0,05

	27-07-005-03
	408-9040
	м3
	0,05
	408-0122
	м3
	0,05

	27-08-001-01
	101-9010
	т
	0,67
	101-1561
	т
	0,67

	
	410-9010
	т
	120
	410-0026
	т
	120

	27-08-001-02
	101-9010
	т
	0,01
	101-1561
	т
	0,01

	
	410-9010
	т
	24
	410-0026
	т
	24

	27-08-001-03
	101-9010
	т
	0,62
	101-1561
	т
	0,62

	
	410-9121
	т
	8
	410-0071
	т
	8

	
	410-9122
	т
	11
	410-0073
	т
	11

	
	410-9125
	т
	115
	410-0074
	т
	115

	27-08-001-04
	410-9125
	т
	20
	410-0074
	т
	20

	27-08-001-05
	408-9270
	м3
	15,8
	408-0061
	м3
	15,8

	27-08-001-07
	101-9010
	т
	0,00012
	101-1561
	т
	0,00012

	
	401-9010
	м3
	204
	401-0151
	м3
	204

	27-08-001-08
	101-9010
	т
	0,00013
	101-1561
	т
	0,00013

	
	401-9010
	м3
	204
	401-0151
	м3
	204

	27-08-001-09
	401-9010
	м3
	10,2
	401-0151
	м3
	10,2

	27-08-001-10
	401-9010
	м3
	10,2
	401-0151
	м3
	10,2

	27-08-001-15
	414-9240
	кг
	27
	414-0312
	кг
	27

	27-09-001-01
	101-9843
	т
	0,045
	101-0485
	т
	0,045

	
	101-9051
	т
	0,0084
	101-2526
	т
	0,0084

	27-09-001-03
	413-9323
	м3
	64
	413-0212
	м3
	64

	27-09-001-04
	101-9010
	т
	0,041
	101-1561
	т
	0,041

	
	101-9051
	т
	0,0028
	101-2526
	т
	0,0028

	
	101-9311
	т
	1,59
	101-2525
	т
	1,59

	27-09-001-05
	101-9732
	т
	0,00546
	113-0021
	т
	0,00546

	
	101-9843
	т
	0,0117
	101-0485
	т
	0,0117

	27-09-001-06
	101-9732
	т
	0,00348
	113-0021
	т
	0,00348

	
	101-9843
	т
	0,00747
	101-0485
	т
	0,00747

	
	408-9090
	м3
	0,69
	408-0011
	м3
	0,69

	27-09-001-07
	101-9732
	т
	0,00348
	113-0021
	т
	0,00348

	
	101-9843
	т
	0,00747
	101-0485
	т
	0,00747

	
	408-9090
	м3
	0,69
	408-0011
	м3
	0,69

	27-09-002-01
	101-9051
	т
	0,00275
	101-2526
	т
	0,00275

	
	101-9311
	т
	1,13
	101-2525
	т
	1,13

	
	401-9010
	м3
	1,03
	401-0124
	м3
	1,03

	27-09-002-02
	110-9181
	т
	0,466
	110-0242
	т
	0,466

	
	101-9051
	т
	0,00003
	101-2526
	т
	0,00003

	
	101-9311
	т
	1,62
	101-2525
	т
	1,62

	27-09-002-03
	110-9181
	т
	0,614
	110-0242
	т
	0,614

	
	101-9051
	т
	0,00003
	101-2526
	т
	0,00003

	
	101-9311
	т
	1,65
	101-2525
	т
	1,65

	27-09-002-04
	110-9181
	т
	0,908
	110-0242
	т
	0,908

	
	101-9051
	т
	0,00003
	101-2526
	т
	0,00003

	
	101-9311
	т
	1,71
	101-2525
	т
	1,71

	27-09-002-05
	110-9181
	т
	1,793
	110-0242
	т
	1,793

	
	101-9051
	т
	0,00003
	101-2526
	т
	0,00003

	
	101-9311
	т
	1,87
	101-2525
	т
	1,87

	27-09-003-02
	110-9181
	т
	0,44
	110-0242
	т
	0,44

	
	101-9051
	т
	0,01
	101-2526
	т
	0,01

	
	401-9021
	м3
	0,6
	401-0023
	м3
	0,6

	
	408-9040
	м3
	0,03
	408-0122
	м3
	0,03

	
	408-9080
	м3
	0,05
	408-0007
	м3
	0,05

	27-09-003-03
	110-9181
	т
	0,53
	110-0242
	т
	0,53

	27-09-004-01
	101-9732
	т
	0,00812
	113-0021
	т
	0,00812

	
	101-9843
	т
	0,02784
	101-0485
	т
	0,02784

	27-09-004-02
	101-9010
	т
	0,05
	101-1561
	т
	0,05

	27-09-005-01
	101-9010
	т
	0,02
	101-1561
	т
	0,02

	27-09-005-02
	101-9010
	т
	0,03
	101-1561
	т
	0,03

	27-09-006-01
	403-9010
	м3
	0,08
	403-0003
	м3
	0,08

	
	403-9204
	м3
	0,0072
	403-1213
	м3
	0,0072

	
	501-9003
	м
	10
	501-0575
	м
	10

	27-09-008-01
	101-9843
	т
	0,00562
	101-0485
	т
	0,00562

	27-09-008-02
	101-9843
	т
	0,0051
	101-0485
	т
	0,0051

	27-09-008-03
	101-9843
	т
	0,0045
	101-0485
	т
	0,0045

	27-09-009-01
	101-9732
	т
	0,0032
	113-0021
	т
	0,0032

	
	101-9771
	т
	0,00056
	101-2472
	т
	0,00056

	
	110-9181
	т
	1
	110-0243
	т
	1

	
	401-9040
	м3
	5,66
	401-0043
	м3
	5,66

	
	408-9040
	м3
	15,95
	408-0122
	м3
	15,95

	27-09-009-02
	101-9732
	т
	0,00329
	113-0021
	т
	0,00329

	
	101-9771
	т
	0,00057
	101-2472
	т
	0,00057

	
	110-9181
	т
	1
	110-0243
	т
	1

	
	401-9040
	м3
	2,12
	401-0043
	м3
	2,12

	
	408-9040
	м3
	5,94
	408-0122
	м3
	5,94

	27-09-009-03
	101-9732
	т
	0,00242
	113-0021
	т
	0,00242

	
	101-9771
	т
	0,0042
	101-2472
	т
	0,0042

	
	110-9181
	т
	1
	110-0243
	т
	1

	
	401-9040
	м3
	0,93
	401-0043
	м3
	0,93

	
	408-9040
	м3
	2,97
	408-0122
	м3
	2,97

	27-09-009-04
	101-9732
	т
	0,00169
	113-0021
	т
	0,00169

	
	101-9771
	т
	0,00029
	101-2472
	т
	0,00029

	
	110-9181
	т
	1
	110-0243
	т
	1

	
	401-9040
	м3
	0,43
	401-0043
	м3
	0,43

	
	408-9040
	м3
	1,4
	408-0122
	м3
	1,4

	27-09-010-01
	401-9040
	м3
	2,29
	401-0043
	м3
	2,29

	
	408-9040
	м3
	6,49
	408-0122
	м3
	6,49

	27-09-010-02
	401-9040
	м3
	0,92
	401-0043
	м3
	0,92

	
	408-9040
	м3
	2,86
	408-0122
	м3
	2,86

	27-09-010-03
	401-9040
	м3
	0,51
	401-0043
	м3
	0,51

	
	408-9040
	м3
	1,65
	408-0122
	м3
	1,65

	27-09-010-04
	101-9223
	п.м
	100
	101-3209
	п.м
	100

	
	401-9040
	м3
	2,22
	401-0043
	м3
	2,22

	
	408-9040
	м3
	7,37
	408-0122
	м3
	7,37

	27-09-011-01
	101-9732
	т
	0,00118
	113-0021
	т
	0,00118

	
	101-9771
	т
	0,00021
	101-2472
	т
	0,00021

	
	101-9044
	т
	1
	101-2523
	т
	1

	27-09-011-02
	101-9732
	т
	0,00118
	113-0021
	т
	0,00118

	
	101-9771
	т
	0,0002
	101-2472
	т
	0,0002

	
	101-9044
	т
	1
	101-2523
	т
	1

	27-09-011-03
	101-9732
	т
	0,00113
	113-0021
	т
	0,00113

	
	101-9771
	т
	0,0002
	101-2472
	т
	0,0002

	
	101-9044
	т
	1
	101-2524
	т
	1

	27-09-017-01
	101-9224
	кг
	610
	101-3508
	кг
	610

	27-09-017-02
	101-9224
	кг
	315
	101-3508
	кг
	315

	27-09-017-03
	101-9224
	кг
	158
	101-3508
	кг
	158

	27-09-017-04
	101-9224
	кг
	472
	101-3508
	кг
	472

	27-09-017-05
	101-9224
	кг
	945
	101-3508
	кг
	945

	27-09-017-06
	101-9224
	кг
	472
	101-3508
	кг
	472

	27-09-017-07
	101-9224
	кг
	236
	101-3508
	кг
	236

	27-09-017-08
	101-9224
	кг
	708
	101-3508
	кг
	708

	27-09-017-09
	101-9224
	кг
	1260
	101-3508
	кг
	1260

	27-09-017-10
	101-9224
	кг
	650
	101-3508
	кг
	650

	27-09-017-11
	101-9224
	кг
	325
	101-3508
	кг
	325

	27-09-017-12
	101-9224
	кг
	975
	101-3508
	кг
	975

	27-10-001-01
	101-9010
	т
	1,02
	101-1556
	т
	1,02

	27-10-001-02
	101-9010
	т
	1,02
	101-1556
	т
	1,02

	27-10-001-03
	101-9010
	т
	0,96
	101-1556
	т
	0,96

	
	101-9722
	т
	0,07
	101-1568
	т
	0,07

	27-10-001-04
	101-9010
	т
	0,96
	101-1556
	т
	0,96

	
	 
	
	
	101-1568
	т
	0,07

	27-10-001-05
	101-9010
	т
	0,59
	101-1556
	т
	0,59

	27-10-001-06
	101-9010
	т
	1,02
	101-1556
	т
	1,02

	27-10-002-01
	101-9020
	т
	5,61
	101-1558
	т
	5,61

	
	101-9721
	кг
	39
	101-1568
	т
	0,039

	
	408-9040
	м3
	22,8
	408-0122
	м3
	22,8

	27-10-002-02
	101-9020
	т
	5,61
	101-1558
	т
	5,61

	
	101-9721
	кг
	39
	101-1568
	т
	0,039

	
	408-9040
	м3
	22,8
	408-0122
	м3
	22,8

	27-10-002-03
	101-9020
	т
	5,92
	101-1558
	т
	5,92

	
	101-9721
	кг
	41
	101-1568
	т
	0,041

	
	408-9040
	м3
	31,1
	408-0122
	м3
	31,1

	27-10-002-04
	101-9020
	т
	5,92
	101-1558
	т
	5,92

	
	101-9721
	кг
	41
	101-1568
	т
	0,041

	
	408-9040
	м3
	31,1
	408-0122
	м3
	31,1

	27-10-002-05
	101-9020
	т
	6,22
	101-1558
	т
	6,22

	
	101-9721
	кг
	44
	101-1568
	т
	0,044

	
	408-9040
	м3
	38,3
	408-0122
	м3
	38,3

	27-10-002-06
	101-9020
	т
	6,22
	101-1558
	т
	6,22

	
	101-9721
	кг
	44
	101-1568
	т
	0,044

	
	408-9040
	м3
	38,3
	408-0122
	м3
	38,3

	27-10-002-07
	101-9020
	т
	7,55
	101-1558
	т
	7,55

	
	101-9721
	кг
	53
	101-1568
	т
	0,053

	
	408-9040
	м3
	56,6
	408-0122
	м3
	56,6

	27-10-002-08
	101-9020
	т
	7,55
	101-1558
	т
	7,55

	
	101-9721
	кг
	53
	101-1568
	т
	0,053

	27-10-002-09
	101-9020
	т
	5
	101-1558
	т
	5

	
	101-9721
	кг
	35
	101-1568
	т
	0,035

	
	408-9040
	м3
	29,1
	408-0122
	м3
	29,1

	27-10-002-10
	101-9020
	т
	5
	101-1558
	т
	5

	
	101-9721
	кг
	35
	101-1568
	т
	0,035

	
	408-9040
	м3
	29,1
	408-0122
	м3
	29,1

	27-10-002-11
	101-9020
	т
	3,16
	101-1558
	т
	3,16

	
	101-9721
	кг
	22
	101-1568
	т
	0,022

	
	408-9040
	м3
	27,9
	408-0122
	м3
	27,9

	27-10-002-12
	101-9020
	т
	3,16
	101-1558
	т
	3,16

	
	101-9721
	кг
	20
	101-1568
	т
	0,02

	
	408-9040
	м3
	27,9
	408-0122
	м3
	27,9

	27-10-002-13
	101-9020
	т
	4,9
	101-1558
	т
	4,9

	
	101-9721
	кг
	34
	101-1568
	т
	0,034

	
	408-9040
	м3
	60,9
	408-0122
	м3
	60,9

	27-10-002-14
	101-9020
	т
	4,9
	101-1558
	т
	4,9

	
	101-9721
	кг
	34
	101-1568
	т
	0,034

	27-10-003-01
	101-9020
	т
	80
	101-1555
	т
	80

	
	101-9251
	л
	15000
	101-0587
	т
	15

	27-10-004-01
	408-9040
	м3
	23
	408-0122
	м3
	23

	27-10-004-02
	408-9040
	м3
	9,33
	408-0122
	м3
	9,33

	
	408-9270
	м3
	8,48
	408-0061
	м3
	8,48

	27-10-004-03
	101-9020
	т
	6,5
	101-1555
	т
	6,5

	
	408-9270
	м3
	7,58
	408-0061
	м3
	7,58

	27-10-005-01
	101-9020
	т
	2,01
	101-1558
	т
	2,01

	
	101-9721
	кг
	14
	101-1568
	т
	0,014

	27-10-005-02
	101-9020
	т
	2,01
	101-1558
	т
	2,01

	
	101-9721
	кг
	14
	101-1568
	т
	0,014

	27-10-005-03
	101-9020
	т
	2,49
	101-1558
	т
	2,49

	
	101-9721
	кг
	17
	101-1568
	т
	0,017

	27-10-005-04
	101-9020
	т
	2,49
	101-1558
	т
	2,49

	
	101-9721
	кг
	17
	101-1568
	т
	0,017

	27-10-005-05
	101-9020
	т
	2,97
	101-1558
	т
	2,97

	
	101-9721
	кг
	21
	101-1568
	т
	0,021

	27-10-005-06
	101-9020
	т
	2,97
	101-1558
	т
	2,97

	
	101-9721
	кг
	21
	101-1568
	т
	0,021

	27-10-005-07
	101-9020
	т
	2,97
	101-1558
	т
	2,97

	
	101-9721
	кг
	21
	101-1568
	т
	0,021

	27-10-005-08
	101-9020
	т
	2,97
	101-1558
	т
	2,97

	
	101-9721
	кг
	21
	101-1568
	т
	0,021

	27-10-005-09
	101-9020
	т
	3,45
	101-1558
	т
	3,45

	
	101-9721
	кг
	24
	101-1568
	т
	0,024

	27-10-005-10
	101-9020
	т
	3,45
	101-1558
	т
	3,45

	
	101-9721
	кг
	24
	101-1568
	т
	0,024

	27-10-005-11
	101-9020
	т
	3,93
	101-1558
	т
	3,93

	
	101-9721
	кг
	27,5
	101-1568
	т
	0,0275

	27-10-005-12
	101-9020
	т
	3,93
	101-1558
	т
	3,93

	
	101-9721
	кг
	27,5
	101-1568
	т
	0,0275

	27-10-005-13
	101-9721
	кг
	10,6
	101-1568
	т
	0,0106

	27-10-005-14
	101-9721
	кг
	10,6
	101-1568
	т
	0,0106

	27-10-005-15
	101-9721
	кг
	11,9
	101-1568
	т
	0,0119

	27-10-005-16
	101-9721
	кг
	11,9
	101-1568
	т
	0,0119

	27-10-005-17
	101-9721
	кг
	14
	101-1568
	т
	0,014

	27-10-005-18
	101-9721
	кг
	14
	101-1568
	т
	0,014

	27-10-005-19
	101-9721
	кг
	17,4
	101-1568
	т
	0,0174

	27-10-005-20
	101-9721
	кг
	17,4
	101-1568
	т
	0,0174

	27-10-005-21
	101-9721
	кг
	18,8
	101-1568
	т
	0,0188

	27-10-005-22
	101-9721
	кг
	18,8
	101-1568
	т
	0,0188

	27-10-005-23
	101-9721
	кг
	20,8
	101-1568
	т
	0,0208

	27-10-005-24
	101-9721
	кг
	20,8
	101-1568
	т
	0,0208

	27-10-005-25
	101-9721
	кг
	40,4
	101-1568
	т
	0,0404

	27-10-005-26
	101-9721
	кг
	40,4
	101-1568
	т
	0,0404

	27-10-005-27
	101-9721
	кг
	46,9
	101-1568
	т
	0,0469

	27-10-005-28
	101-9721
	кг
	46,9
	101-1568
	т
	0,0469

	27-10-005-29
	101-9721
	кг
	60,2
	101-1568
	т
	0,0602

	27-10-005-30
	101-9721
	кг
	60,2
	101-1568
	т
	0,0602

	27-10-006-01
	408-9040
	м3
	40,8
	408-0122
	м3
	40,8

	27-10-006-02
	408-9040
	м3
	40,8
	408-0122
	м3
	40,8

	27-10-006-03
	408-9040
	м3
	38,8
	408-0122
	м3
	38,8

	27-10-007-01
	407-9011
	м3
	100
	407-0024
	м3
	100

	27-10-007-02
	408-9040
	м3
	1,6
	408-0122
	м3
	1,6

	
	408-9050
	м3
	100
	408-0200
	м3
	100

	27-10-007-03
	407-9011
	м3
	100
	407-0024
	м3
	100

	27-10-007-04
	408-9040
	м3
	1,6
	408-0122
	м3
	1,6

	
	408-9050
	м3
	100
	408-0200
	м3
	100

	27-10-007-05
	407-9011
	м3
	100
	407-0024
	м3
	100

	27-10-007-06
	408-9040
	м3
	1,6
	408-0122
	м3
	1,6

	
	408-9050
	м3
	100
	408-0200
	м3
	100

	27-11-003-01
	414-9120
	м3
	50
	414-0132
	м3
	50

	27-11-004-01
	407-9085
	м3
	1,2
	407-0024
	м3
	1,2

	27-11-007-01
	101-9090
	т
	0,136
	101-1763
	т
	0,136

	27-11-008-01
	101-9090
	т
	0,00811
	101-1763
	т
	0,00811

	27-12-001-01
	408-9080
	м3
	11
	408-0012
	м3
	11

	27-12-001-02
	408-9080
	м3
	11
	408-0012
	м3
	11

	27-12-001-03
	408-9080
	м3
	11
	408-0012
	м3
	11

	27-12-003-01
	408-9040
	м3
	110
	408-0122
	м3
	110

	27-12-004-01
	408-9082
	м3
	970
	408-0020
	м3
	970

	
	408-9083
	м3
	86
	408-0018
	м3
	86

	
	408-9084
	м3
	56
	408-0017
	м3
	56

	27-12-004-02
	409-9013
	м3
	1210
	409-0039
	м3
	1210

	27-12-004-04
	408-9082
	м3
	65
	408-0020
	м3
	65

	
	408-9083
	м3
	5,7
	408-0018
	м3
	5,7

	
	408-9084
	м3
	3,7
	408-0017
	м3
	3,7

	27-12-004-05
	409-9013
	м3
	81
	409-0039
	м3
	81

	27-12-009-01
	408-9040
	м3
	11,1
	408-0122
	м3
	11,1

	27-12-010-01
	408-9040
	м3
	2,53
	408-0122
	м3
	2,53

	27-12-010-02
	408-9040
	м3
	1,18
	408-0122
	м3
	1,18
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