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Часть 3. Буровзрывные работы

	Номера

расценок
	Наименование и характеристика

строительных работ и конструкций
	Прямые

затраты,
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труда
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	в т.ч.
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материалов
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Раздел 1. РАЗРЫХЛЕНИЕ СКАЛЬНЫХ ГРУНТОВ ШПУРОВЫМИ ЗАРЯДАМИ 

   

	Таблица 03-01-001. Разрыхление скальных грунтов шпуровыми зарядами при высоте уступа до 0,5 м (планировка поверхности) 

   

	
	Измеритель: 100 м3 грунта

	
	Разрыхление скальных грунтов шпуровыми зарядами при высоте уступа до 0,5 м (планировка поверхности), группа грунтов:

	03-01-001-01
	      4-5
	8532,76 
	917,99 
	4492,06 
	213,91 
	3122,71 
	91,07 

	03-01-001-02
	      6-7
	15097,40 
	1529,24 
	9200,83 
	440,13 
	4367,33 
	151,71 

	03-01-001-03
	      8
	23307,34 
	2224,15 
	15066,27 
	720,43 
	6016,92 
	220,65 

	03-01-001-04
	      9
	29911,95 
	2770,79 
	20038,65 
	958,55 
	7102,51 
	274,88 

	03-01-001-05
	      10
	41070,56 
	3672,04 
	28655,16 
	1369,41 
	8743,36 
	364,29 

	03-01-001-06
	      11
	61241,68 
	5110,56 
	41702,80 
	1990,96 
	14428,32 
	507 

	Таблица 03-01-002. Разрыхление скальных грунтов шпуровыми зарядами при высоте уступа более 0,5 до 1 м 

   

	
	Измеритель: 100 м3 грунта

	
	Разрыхление скальных грунтов шпуровыми зарядами при высоте уступа более 0,5 до 1 м, группа грунтов:

	03-01-002-01
	      4-5
	5760,01 
	619,42 
	3436,30 
	163,86 
	1704,29 
	61,45 

	03-01-002-02
	      6-7
	9551,71 
	975,04 
	6208,51 
	297,05 
	2368,16 
	96,73 

	03-01-002-03
	      8
	14700,22 
	1396,08 
	10034,29 
	479,88 
	3269,85 
	138,5 

	03-01-002-04
	      9
	18716,54 
	1739,20 
	13084,43 
	625,98 
	3892,91 
	172,54 

	03-01-002-05
	      10
	25312,42 
	2269,81 
	18129,79 
	868,45 
	4912,82 
	225,18 

	03-01-002-06
	      11
	37716,44 
	3160,08 
	26261,31 
	1253,78 
	8295,05 
	313,5 

	Таблица 03-01-003. Разрыхление скальных грунтов шпуровыми зарядами в траншеях шириной по дну до 1,5 м 

   

	
	Измеритель: 100 м3 грунта

	
	Разрыхление скальных грунтов шпуровыми зарядами в траншеях шириной по дну до 1,5 м, группа грунтов:

	03-01-003-01
	      4-5
	6707,92 
	797,43 
	3530,15 
	164,67 
	2380,34 
	79,11 

	03-01-003-02
	      6-7
	9709,46 
	1086,62 
	5718,90 
	269,40 
	2903,94 
	107,8 

	03-01-003-03
	      8
	15775,04 
	1647,98 
	10126,72 
	479,88 
	4000,34 
	163,49 

	03-01-003-04
	      9
	21126,37 
	2087,97 
	14018,83 
	665,84 
	5019,57 
	207,14 

	03-01-003-05
	      10
	30309,65 
	2895,28 
	20941,99 
	994,07 
	6472,38 
	287,23 

	03-01-003-06
	      11
	47301,75 
	4167,98 
	32022,42 
	1521,57 
	11111,35 
	413,49 

	Таблица 03-01-004. Разрыхление скальных грунтов шпуровыми зарядами в траншеях шириной по дну более 1,5 до 3 м 

   

	
	Измеритель: 100 м3 грунта

	
	Разрыхление скальных грунтов шпуровыми зарядами в траншеях шириной по дну более 1,5 до 3 м, группа грунтов:

	03-01-004-01
	      4-5
	2461,87 
	259,86 
	1557,44 
	73,15 
	644,57 
	25,78 

	03-01-004-02
	      6-7
	4493,92 
	448,26 
	3035,18 
	143,38 
	1010,48 
	44,47 

	03-01-004-03
	      8
	9878,59 
	920,91 
	6850,84 
	324,80 
	2106,84 
	91,36 

	03-01-004-04
	      9
	13200,70 
	1193,57 
	9402,96 
	446,28 
	2604,17 
	118,41 

	03-01-004-05
	      10
	17737,77 
	1570,56 
	12829,69 
	610,24 
	3337,52 
	155,81 

	03-01-004-06
	      11
	26808,96 
	2225,06 
	18838,20 
	897,71 
	5745,70 
	220,74 

	Таблица 03-01-005. Разрыхление скальных грунтов шпуровыми зарядами в котлованах площадью до 25 м2 

   

	
	Измеритель: 100 м3 грунта

	
	Разрыхление скальных грунтов шпуровыми зарядами в котлованах площадью до 25 м2, группа грунтов:

	03-01-005-01
	      4-5
	2283,73 
	241,01 
	1451,19 
	68,11 
	591,53 
	23,91 

	03-01-005-02
	      6-7
	3411,65 
	333,04 
	2245,96 
	105,54 
	832,65 
	33,04 

	03-01-005-03
	      8
	5165,86 
	474,77 
	3500,52 
	165,38 
	1190,57 
	47,1 

	03-01-005-04
	      9
	6657,35 
	597,64 
	4630,42 
	219,56 
	1429,29 
	59,29 

	03-01-005-05
	      10
	9249,22 
	813,86 
	6609,46 
	314,40 
	1825,90 
	80,74 

	03-01-005-06
	      11
	12949,92 
	1065,86 
	8939,90 
	426,00 
	2944,16 
	105,74 

	Раздел 2. РАЗРЫХЛЕНИЕ СКАЛЬНЫХ ГРУНТОВ СКВАЖИННЫМИ ЗАРЯДАМИ 

   

	Подраздел 2.1 РАЗРЫХЛЕНИЕ СКАЛЬНЫХ ГРУНТОВ СКВАЖИННЫМИ ЗАРЯДАМИ В ТРАНШЕЯХ И КОТЛОВАНАХ 

   

	Таблица 03-02-001. Разрыхление скальных грунтов скважинными зарядами в траншеях шириной по дну более 1 до 1,5 м 

   

	
	Измеритель: 100 м3 грунта

	
	Разрыхление скальных грунтов скважинными зарядами в траншеях шириной по дну более 1 до 1,5 м, группа грунтов:

	03-02-001-01
	      4-5
	3461,80 
	71,67 
	2119,29 
	163,35 
	1270,84 
	7,45 

	03-02-001-02
	      6
	4955,32 
	76,09 
	3185,16 
	247,98 
	1694,07 
	7,91 

	03-02-001-03
	      7
	6746,87 
	80,33 
	4522,45 
	354,36 
	2144,09 
	8,35 

	03-02-001-04
	      8
	10411,39 
	86,60 
	7335,95 
	578,23 
	2988,84 
	8,9 

	03-02-001-05
	      9
	15991,07 
	88,93 
	11448,98 
	906,12 
	4453,16 
	9,14 

	03-02-001-06
	      10
	26439,07 
	95,65 
	19669,21 
	1561,66 
	6674,21 
	9,83 

	03-02-001-07
	      11
	42616,64 
	97,69 
	33161,63 
	2641,30 
	9357,32 
	10,04 

	Таблица 03-02-002. Разрыхление скальных грунтов скважинными зарядами в траншеях шириной по дну более 1,5 до 3 м 

   

	
	Измеритель: 100 м3 грунта

	
	Разрыхление скальных грунтов скважинными зарядами в траншеях шириной по дну более 1,5 до 3 м, группа грунтов:

	03-02-002-01
	      4-5
	3129,13 
	66,19 
	1923,45 
	148,46 
	1139,49 
	6,88 

	03-02-002-02
	      6-7
	5422,90 
	74,05 
	3526,86 
	274,70 
	1821,99 
	7,61 

	03-02-002-03
	      8
	9526,10 
	80,86 
	6651,10 
	523,86 
	2794,14 
	8,31 

	03-02-002-04
	      9
	14621,23 
	84,26 
	10359,79 
	820,31 
	4177,18 
	8,66 

	03-02-002-05
	      10
	23977,96 
	87,38 
	17775,22 
	1413,91 
	6115,36 
	8,98 

	03-02-002-06
	      11
	38659,89 
	91,07 
	29978,22 
	2391,66 
	8590,60 
	9,36 

	Таблица 03-02-003. Разрыхление скальных грунтов скважинными зарядами в котлованах площадью 25 м2 

   

	
	Измеритель: 100 м3 грунта

	
	Разрыхление скальных грунтов скважинными зарядами в котлованах площадью 25 м2, группа грунтов:

	03-02-003-01
	      4-5
	2709,82 
	51,76 
	1674,53 
	128,84 
	983,53 
	5,38 

	03-02-003-02
	      6
	3927,89 
	57,91 
	2536,67 
	196,92 
	1333,31 
	6,02 

	03-02-003-03
	      7
	5244,61 
	65,03 
	3505,46 
	273,28 
	1674,12 
	6,76 

	03-02-003-04
	      8
	8274,82 
	68,98 
	5877,62 
	461,22 
	2328,22 
	7,17 

	03-02-003-05
	      9
	12742,68 
	73,07 
	9147,57 
	722,44 
	3522,04 
	7,51 

	03-02-003-06
	      10
	21025,22 
	76,48 
	15683,02 
	1245,12 
	5265,72 
	7,86 

	03-02-003-07
	      11
	33969,05 
	79,88 
	26430,17 
	2105,85 
	7459,00 
	8,21 

	Подраздел 2.2 РАЗРЫХЛЕНИЕ СКАЛЬНЫХ ГРУНТОВ СКВАЖИННЫМИ ЗАРЯДАМИ НА УСТУПАХ 

   

	Таблица 03-02-006. Разрыхление скальных грунтов скважинными зарядами при высоте уступа более 1 до 2 м (диаметр скважин 105 мм) 

   

	
	Измеритель: 100 м3 грунта

	
	Разрыхление скальных грунтов скважинными зарядами при высоте уступа более 1 до 2 м (диаметр скважин 105 мм), группа грунтов:

	03-02-006-01
	      4-5
	2578,73 
	58,90 
	1574,85 
	123,64 
	944,98 
	6,2 

	03-02-006-02
	      6
	3964,25 
	64,89 
	2583,64 
	204,01 
	1315,72 
	6,83 

	03-02-006-03
	      7
	5903,66 
	72,20 
	4106,87 
	325,76 
	1724,59 
	7,6 

	03-02-006-04
	      8
	9455,90 
	79,04 
	6871,30 
	547,03 
	2505,56 
	8,32 

	03-02-006-05
	      9
	16536,89 
	87,31 
	12122,29 
	967,35 
	4327,29 
	9,19 

	03-02-006-06
	      10
	29910,03 
	93,01 
	22701,99 
	1815,08 
	7115,03 
	9,79 

	03-02-006-07
	      11
	53684,86 
	100,04 
	42367,87 
	3390,92 
	11216,95 
	10,53 

	Таблица 03-02-007. Разрыхление скальных грунтов скважинными зарядами при высоте уступа более 2 до 4 м (диаметр скважин 105 мм) 

   

	
	Измеритель: 100 м3 грунта

	
	Разрыхление скальных грунтов скважинными зарядами при высоте уступа более 2 до 4 м (диаметр скважин 105 мм), группа грунтов:

	03-02-007-01
	      4
	1191,64 
	41,46 
	682,99 
	52,48 
	467,19 
	4,31 

	03-02-007-02
	      5
	1303,88 
	41,46 
	756,69 
	58,39 
	505,73 
	4,31 

	03-02-007-03
	      6
	1991,03 
	46,27 
	1209,09 
	93,85 
	735,67 
	4,81 

	03-02-007-04
	      7
	2834,46 
	48,75 
	1860,44 
	145,86 
	925,27 
	5,01 

	03-02-007-05
	      8
	4333,37 
	51,57 
	3000,46 
	236,87 
	1281,34 
	5,3 

	03-02-007-06
	      9
	7563,83 
	54,78 
	5134,06 
	407,55 
	2374,99 
	5,63 

	03-02-007-07
	      10
	13169,22 
	59,26 
	9819,25 
	782,72 
	3290,71 
	6,09 

	03-02-007-08
	      11
	22327,83 
	61,69 
	17421,29 
	1392,16 
	4844,85 
	6,34 

	Таблица 03-02-008. Разрыхление скальных грунтов скважинными зарядами при высоте уступа более 4 до 15 м (диаметр скважин 105 мм) 

   

	
	Измеритель: 100 м3 грунта

	
	Разрыхление скальных грунтов скважинными зарядами при высоте уступа более 4 до 15 м (диаметр скважин 105 мм), группа грунтов:

	03-02-008-01
	      4
	452,31 
	19,53 
	214,44 
	15,84 
	218,34 
	2,03 

	03-02-008-02
	      5
	531,87 
	20,88 
	246,75 
	18,20 
	264,24 
	2,17 

	03-02-008-03
	      6
	734,91 
	24,05 
	363,88 
	27,19 
	346,98 
	2,5 

	03-02-008-04
	      7
	1128,18 
	26,36 
	648,28 
	49,88 
	453,54 
	2,74 

	03-02-008-05
	      8
	1734,10 
	29,05 
	1084,65 
	84,39 
	620,40 
	3,02 

	03-02-008-06
	      9
	2787,50 
	30,78 
	1864,28 
	146,80 
	892,44 
	3,2 

	03-02-008-07
	      10
	4832,50 
	33,67 
	3459,96 
	274,46 
	1338,87 
	3,5 

	03-02-008-08
	      11
	8120,18 
	34,54 
	6182,36 
	492,66 
	1903,28 
	3,59 

	Таблица 03-02-009. Разрыхление скальных грунтов скважинными зарядами при высоте уступа более 8 до 15 м (диаметр скважин 214 мм) 

   

	
	Измеритель: 100 м3 грунта

	
	Разрыхление скальных грунтов скважинными зарядами при высоте уступа более 8 до 15 м (диаметр скважин 214 мм), группа грунтов:

	03-02-009-01
	      4
	318,80 
	7,06 
	119,95 
	1,76 
	191,79 
	0,7 

	03-02-009-02
	      5
	414,06 
	8,41 
	156,38 
	2,30 
	249,27 
	0,81 

	03-02-009-03
	      6
	531,33 
	9,96 
	215,53 
	3,25 
	305,84 
	0,96 

	03-02-009-04
	      7
	769,05 
	13,90 
	364,06 
	5,69 
	391,09 
	1,32 

	03-02-009-05
	      8
	1099,62 
	17,42 
	530,09 
	8,40 
	552,11 
	1,63 

	03-02-009-06
	      9
	1503,83 
	21,79 
	797,02 
	12,87 
	685,02 
	2,01 

	03-02-009-07
	      10
	2698,55 
	33,08 
	1498,43 
	24,66 
	1167,04 
	3,01 

	03-02-009-08
	      11
	4031,73 
	42,04 
	2081,44 
	34,42 
	1908,25 
	3,77 

	Таблица 03-02-010. Разрыхление скальных грунтов скважинными зарядами при высоте уступа более 8 до 15 м (диаметр скважин 243 мм) 

   

	
	Измеритель: 100 м3 грунта

	
	Разрыхление скальных грунтов скважинными зарядами при высоте уступа более 8 до 15 м (диаметр скважин 243 мм), группа грунтов:

	03-02-010-01
	      4
	246,39 
	5,93 
	66,77 
	0,81 
	173,69 
	0,58 

	03-02-010-02
	      5
	312,41 
	6,95 
	88,16 
	1,08 
	217,30 
	0,67 

	03-02-010-03
	      6
	414,82 
	8,20 
	143,28 
	1,90 
	263,34 
	0,79 

	03-02-010-04
	      7
	566,79 
	10,21 
	214,67 
	2,98 
	341,91 
	0,97 

	03-02-010-05
	      8
	740,52 
	12,83 
	306,36 
	4,34 
	421,33 
	1,2 

	03-02-010-06
	      9
	1206,90 
	16,78 
	564,87 
	8,40 
	625,25 
	1,57 

	03-02-010-07
	      10
	1801,24 
	21,57 
	874,81 
	13,28 
	904,86 
	1,99 

	03-02-010-08
	      11
	3119,72 
	30,66 
	1494,13 
	23,04 
	1594,93 
	2,79 

	Подраздел 2.3 РАЗРЫХЛЕНИЕ СКАЛЬНЫХ ГРУНТОВ СКВАЖИННЫМИ ЗАРЯДАМИ В КАРЬЕРАХ И КОТЛОВАНАХ 

   

	Таблица 03-02-013. Разрыхление скальных грунтов скважинными зарядами в карьерах и котлованах при высоте уступа более 2 до 4 м (диаметр скважин 160 мм) 

   

	
	Измеритель: 100 м3 грунта

	
	Разрыхление скальных грунтов скважинными зарядами в карьерах и котлованах при высоте уступа более 2 до 4 м (диаметр скважин 160 мм), группа грунтов:

	03-02-013-01
	      4
	1261,27 
	33,00 
	792,18 
	13,92 
	436,09 
	3,35 

	03-02-013-02
	      5
	1574,29 
	37,63 
	1052,21 
	18,67 
	484,45 
	3,82 

	03-02-013-03
	      6
	2129,71 
	49,05 
	1449,36 
	25,83 
	631,30 
	4,98 

	03-02-013-04
	      7
	2957,91 
	62,25 
	2109,26 
	37,74 
	786,40 
	6,32 

	03-02-013-05
	      8
	5073,49 
	94,92 
	3684,09 
	66,29 
	1294,48 
	9,53 

	03-02-013-06
	      9
	10551,83 
	177,29 
	8067,56 
	146,00 
	2306,98 
	17,8 

	03-02-013-07
	      10
	19275,50 
	311,98 
	15131,14 
	274,45 
	3832,38 
	30,95 

	Таблица 03-02-014. Разрыхление скальных грунтов скважинными зарядами в карьерах и котлованах при высоте уступа более 4 до 15 м (диаметр скважин 160 мм) 

   

	
	Измеритель: 100 м3 грунта

	
	Разрыхление скальных грунтов скважинными зарядами в карьерах и котлованах при высоте уступа более 4 до 15 м (диаметр скважин 160 мм), группа грунтов:

	03-02-014-01
	      4
	512,09 
	14,64 
	231,64 
	3,83 
	265,81 
	1,47 

	03-02-014-02
	      5
	674,63 
	18,03 
	334,59 
	5,65 
	322,01 
	1,81 

	03-02-014-03
	      6
	933,79 
	23,01 
	499,61 
	8,58 
	411,17 
	2,31 

	03-02-014-04
	      7
	1413,23 
	32,07 
	837,86 
	14,63 
	543,30 
	3,22 

	03-02-014-05
	      8
	2273,90 
	46,17 
	1453,54 
	25,73 
	774,19 
	4,58 

	03-02-014-06
	      9
	4128,91 
	74,39 
	2915,80 
	52,27 
	1138,72 
	7,38 

	03-02-014-07
	      10
	7441,70 
	125,60 
	5567,30 
	100,40 
	1748,80 
	12,46 

	Таблица 03-02-015. Разрыхление скальных грунтов скважинными зарядами в карьерах и котлованах при высоте уступа более 4 до 15 м (диаметр скважин 150 мм) 

   

	
	Измеритель: 100 м3 грунта

	
	Разрыхление скальных грунтов скважинными зарядами в карьерах и котлованах при высоте уступа более 4 до 15 м (диаметр скважин 150 мм), группа грунтов:

	03-02-015-01
	      4
	345,46 
	13,05 
	100,60 
	2,55 
	231,81 
	1,31 

	03-02-015-02
	      5
	388,61 
	14,14 
	128,18 
	3,36 
	246,29 
	1,42 

	03-02-015-03
	      6
	490,83 
	17,23 
	202,53 
	5,68 
	271,07 
	1,73 

	03-02-015-04
	      7
	709,98 
	23,39 
	364,97 
	10,90 
	321,62 
	2,32 

	Подраздел 2.4 РАЗРЫХЛЕНИЕ МОРЕННЫХ, АЛЛЮВИАЛЬНЫХ, ДЕЛЮВИАЛЬНЫХ И ПРОЛЮВИАЛЬНЫХ ГРУНТОВ СКВАЖИННЫМИ ЗАРЯДАМИ ПРИ ВЫСОТЕ УСТУПА ДО 6 М 

   

	Таблица 03-02-018. Разрыхление моренных, аллювиальных, делювиальных и пролювиальных грунтов скважинными зарядами при высоте уступа до 6 м 

   

	
	Измеритель: 100 м3 грунта

	
	Разрыхление моренных, аллювиальных, делювиальных и пролювиальных грунтов скважинными зарядами при высоте уступа до 6 м, группа грунтов:

	03-02-018-01
	      4
	1101,88 
	31,53 
	663,43 
	11,50 
	406,92 
	3,24 

	03-02-018-02
	      5
	1482,37 
	39,60 
	965,75 
	16,95 
	477,02 
	4,07 

	03-02-018-03
	      6
	2200,18 
	52,01 
	1470,06 
	26,03 
	678,11 
	5,28 

	03-02-018-04
	      7
	3465,47 
	71,41 
	2402,65 
	42,88 
	991,41 
	7,25 

	Подраздел 2.5 РАЗРЫХЛЕНИЕ СКАЛЬНЫХ ГРУНТОВ В ВЫЕМКАХ 

   

	Таблица 03-02-021. Разрыхление скальных грунтов в выемках скважинными зарядами при одной обнаженной поверхности 

   

	
	Измеритель: 100 м3 проектного объема выемки

	
	Разрыхление скальных грунтов в выемках скважинными зарядами при одной обнаженной поверхности, группа грунтов:

	03-02-021-01
	      4-5
	1199,52 
	48,41 
	654,70 
	13,72 
	496,41 
	4,86 

	03-02-021-02
	      6
	2227,97 
	99,10 
	1347,43 
	34,41 
	781,44 
	9,95 

	03-02-021-03
	      7
	2959,49 
	125,99 
	1876,26 
	46,72 
	957,24 
	12,65 

	03-02-021-04
	      8
	4731,12 
	200,79 
	3140,54 
	82,84 
	1389,79 
	19,92 

	03-02-021-05
	      9
	8132,93 
	303,71 
	5802,39 
	146,10 
	2026,83 
	30,13 

	03-02-021-06
	      10
	13011,41 
	429,00 
	9652,52 
	234,09 
	2929,89 
	42,56 

	03-02-021-07
	      11
	14887,51 
	538,57 
	11001,04 
	285,45 
	3347,90 
	53,43 

	Подраздел 2.6 ОТРАБОТКА ОТКОСОВ ВЫЕМОК В СКАЛЬНЫХ ГРУНТАХ 

   

	Таблица 03-02-023. Отработка откосов выемок в скальных грунтах методом контурного взрывания 

   

	
	Измеритель: 100 м2 поверхности откоса

	
	Отработка откосов выемок в скальных грунтах методом контурного взрывания, группа грунтов:

	03-02-023-01
	      5
	9222,80 
	162,17 
	7643,86 
	604,00 
	1416,77 
	17,27 

	03-02-023-02
	      6
	13008,20 
	162,17 
	10889,97 
	862,86 
	1956,06 
	17,27 

	03-02-023-03
	      7
	20468,96 
	182,73 
	17197,52 
	1366,86 
	3088,71 
	19,46 

	03-02-023-04
	      8
	31566,72 
	182,73 
	26890,15 
	2141,78 
	4493,84 
	19,46 

	03-02-023-05
	      9
	49112,03 
	218,22 
	39781,23 
	3170,60 
	9112,58 
	23,24 

	03-02-023-06
	      10
	67399,05 
	218,22 
	52803,16 
	4210,28 
	14377,67 
	23,24 

	03-02-023-07
	      11
	110533,67 
	218,22 
	89187,90 
	7120,84 
	21127,55 
	23,24 

	Раздел 3. РАЗРЫХЛЕНИЕ СКАЛЬНЫХ ГРУНТОВ КАМЕРНЫМИ ЗАРЯДАМИ, МАССОВОЕ ВЗРЫВАНИЕ ГРУНТОВ НА ВЫБРОС И СБРОС ВЫЕМОК (КАНАЛОВ) 

   

	Подраздел 3.1 РАЗРЫХЛЕНИЕ СКАЛЬНЫХ ГРУНТОВ КАМЕРНЫМИ ЗАРЯДАМИ 

   

	Таблица 03-03-001. Разрыхление скальных грунтов камерными зарядами при высоте уступа более 6 до 15 м 

   

	
	Измеритель: 100 м3 проектного объема

	
	Разрыхление скальных грунтов камерными зарядами при высоте уступа более 6 до 15 м, группа грунтов:

	03-03-001-01
	      5
	769,69 
	310,34 
	137,48 
	5,95 
	321,87 
	27,08 

	03-03-001-02
	      6
	845,61 
	320,08 
	180,82 
	7,97 
	344,71 
	27,93 

	03-03-001-03
	      7
	1031,32 
	350,45 
	287,07 
	13,02 
	393,80 
	30,58 

	03-03-001-04
	      8
	887,47 
	265,07 
	328,70 
	14,73 
	293,70 
	23,13 

	03-03-001-05
	      9
	1213,62 
	298,30 
	562,67 
	25,73 
	352,65 
	26,03 

	03-03-001-06
	      10
	1771,38 
	378,07 
	907,37 
	41,67 
	485,94 
	32,99 

	03-03-001-07
	      11
	2607,27 
	435,02 
	1425,20 
	65,59 
	747,05 
	37,96 

	Таблица 03-03-002. Разрыхление скальных грунтов камерными зарядами при высоте уступа более 15 до 30 м 

   

	
	Измеритель: 100 м3 проектного объема

	
	Разрыхление скальных грунтов камерными зарядами при высоте уступа более 15 до 30 м, группа грунтов:

	03-03-002-01
	      5
	377,12 
	71,67 
	47,32 
	1,61 
	258,13 
	7,11 

	03-03-002-02
	      6
	409,70 
	76,34 
	59,22 
	2,12 
	274,14 
	7,25 

	03-03-002-03
	      7
	471,32 
	82,63 
	81,60 
	3,13 
	307,09 
	7,73 

	03-03-002-04
	      8
	399,33 
	75,15 
	117,30 
	4,64 
	206,88 
	6,74 

	03-03-002-05
	      9
	474,52 
	83,74 
	160,13 
	6,56 
	230,65 
	7,51 

	03-03-002-06
	      10
	560,84 
	97,64 
	192,83 
	7,87 
	270,37 
	8,52 

	03-03-002-07
	      11
	904,80 
	114,83 
	465,76 
	20,58 
	324,21 
	10,02 

	Подраздел 3.2 МАССОВОЕ ВЗРЫВАНИЕ ГРУНТОВ КАМЕРНЫМИ ЗАРЯДАМИ НА ВЫБРОС И СБРОС ДО 80% ПРОЕКТНОГО ОБЪЕМА ВЫЕМКИ 

   

	Таблица 03-03-004. Массовое взрывание грунтов камерными зарядами при глубине выемки от 3 до 5 м, ширине по дну до 15 м 

   

	
	Измеритель: 100 м3 проектного объема выемки

	
	Массовое взрывание грунтов камерными зарядами при глубине выемки от 3 до 5 м, ширине по дну до 15 м, группа грунтов:

	03-03-004-01
	      1-3
	2729,55 
	411,73 
	203,98 
	0,00 
	2113,84 
	41,8 

	03-03-004-02
	      4-5
	3171,79 
	501,68 
	552,93 
	15,94 
	2117,18 
	49,04 

	03-03-004-03
	      6-7
	3851,67 
	617,89 
	1014,23 
	35,62 
	2219,55 
	60,4 

	03-03-004-04
	      8
	4292,72 
	452,78 
	1426,49 
	54,28 
	2413,45 
	43,62 

	03-03-004-05
	      9
	5558,40 
	569,36 
	2151,19 
	87,18 
	2837,85 
	54,07 

	03-03-004-06
	      10
	7431,95 
	717,20 
	3298,96 
	139,85 
	3415,79 
	68,11 

	03-03-004-07
	      11
	10090,76 
	922,01 
	4950,25 
	217,74 
	4218,50 
	86,25 

	Таблица 03-03-005. Массовое взрывание грунтов камерными зарядами при глубине выемки более 5 м, ширине по дну до 15 м 

   

	
	Измеритель: 100 м3 проектного объема выемки

	
	Массовое взрывание грунтов камерными зарядами при глубине выемки более 5 м, ширине по дну до 15 м, группа грунтов:

	03-03-005-01
	      1-3
	1684,22 
	124,56 
	164,70 
	0,00 
	1394,96 
	12 

	03-03-005-02
	      4-5
	2143,71 
	242,55 
	323,04 
	5,85 
	1578,12 
	22,07 

	03-03-005-03
	      6-7
	2541,50 
	313,32 
	530,21 
	14,83 
	1697,97 
	28,51 

	03-03-005-04
	      8
	3019,42 
	269,80 
	806,84 
	26,94 
	1942,78 
	24,55 

	03-03-005-05
	      9
	3546,48 
	309,59 
	941,30 
	31,68 
	2295,59 
	28,17 

	03-03-005-06
	      10
	4959,10 
	396,85 
	1821,33 
	71,94 
	2740,92 
	36,11 

	03-03-005-07
	      11
	6397,06 
	497,19 
	2667,56 
	111,19 
	3232,31 
	45,24 

	Таблица 03-03-006. Устройство выемок (каналов) взрыванием грунтов 1-3 групп траншейными зарядами на выброс до 80% проектного объема выемки 

   

	
	Измеритель: 100 м3 проектного объема выемки

	
	Устройство выемок (каналов) взрыванием грунтов 1-3 групп траншейными зарядами на выброс до 80% проектного объема выемки, глубина выемки:

	03-03-006-01
	      до 3 м, ширина по дну до 3,5 м
	2564,87 
	86,01 
	200,20 
	9,34 
	2278,66 
	8,84 

	03-03-006-02
	      до 8 м, ширина по дну до 9 м
	1810,95 
	22,87 
	170,01 
	6,20 
	1618,07 
	2,35 

	Подраздел 3.3 МАССОВОЕ ВЗРЫВАНИЕ ГРУНТОВ КАМЕРНЫМИ ЗАРЯДАМИ НА ВЫБРОС И СБРОС ДО 60% ПРОЕКТНОГО ОБЪЕМА ВЫЕМКИ ГЛУБИНОЙ БОЛЕЕ 3 М 

   

	Таблица 03-03-008. Массовое взрывание грунтов камерными зарядами на выброс и сброс до 60% проектного объема выемки глубиной более 3 м 

   

	
	Измеритель: 100 м3 проектного объема выемки

	
	Массовое взрывание грунтов камерными зарядами на выброс и сброс до 60% проектного объема выемки глубиной более 3 м, группа грунтов:

	03-03-008-01
	      1-3
	1870,64 
	319,63 
	134,10 
	0,00 
	1416,91 
	29,9 

	03-03-008-02
	      4-5
	2378,05 
	505,96 
	423,31 
	12,51 
	1448,78 
	44,15 

	03-03-008-03
	      6-7
	2884,35 
	552,49 
	722,45 
	25,33 
	1609,41 
	48,21 

	03-03-008-04
	      8
	3283,01 
	406,14 
	1073,36 
	41,07 
	1803,51 
	35,44 

	03-03-008-05
	      9
	4224,84 
	451,87 
	1637,25 
	66,69 
	2135,72 
	39,43 

	03-03-008-06
	      10
	5705,74 
	604,63 
	2528,26 
	107,66 
	2572,85 
	52,76 

	03-03-008-07
	      11
	7719,43 
	752,35 
	3755,82 
	165,58 
	3211,26 
	65,65 

	Раздел 4. ПРОЧИЕ РАБОТЫ 

   

	Подраздел 4.1 ДРОБЛЕНИЕ НЕГАБАРИТНЫХ КУСКОВ ГРУНТА ШПУРОВЫМИ ЗАРЯДАМИ ПРИ ШПУРОВОМ, СКВАЖИННОМ, КАМЕРНОМ МЕТОДАХ ВЗРЫВАНИЯ 

   

	Таблица 03-04-001. Дробление негабаритных кусков грунта при шпуровом методе взрывания и разработке разрыхленного грунта экскаватором 

   

	
	Измеритель: 100 м3 грунта основного взрывания

	
	Дробление негабаритных кусков грунта при шпуровом методе взрывания и разработке разрыхленного грунта экскаватором с ковшом вместимостью:

	03-04-001-01
	      до 1,25 м3, группа грунтов 7
	45,63 
	5,54 
	12,99 
	0,61 
	27,10 
	0,55 

	03-04-001-02
	      до 1,25 м3, группа грунтов 8
	97,83 
	11,59 
	30,11 
	1,51 
	56,13 
	1,15 

	03-04-001-03
	      до 1,25 м3, группа грунтов 9
	141,55 
	15,93 
	51,02 
	2,62 
	74,60 
	1,58 

	03-04-001-04
	      до 1,25 м3, группа грунтов 10
	193,39 
	21,17 
	75,74 
	3,94 
	96,48 
	2,1 

	03-04-001-05
	      до 1,25 м3, группа грунтов 11
	321,27 
	32,05 
	138,50 
	7,26 
	150,72 
	3,18 

	03-04-001-06
	      до 2 м3, группа грунтов 8
	50,53 
	5,85 
	16,79 
	0,81 
	27,89 
	0,58 

	03-04-001-07
	      до 2 м3, группа грунтов 9
	82,86 
	9,78 
	30,11 
	1,51 
	42,97 
	0,97 

	03-04-001-08
	      до 2 м3, группа грунтов 10
	158,72 
	17,24 
	62,43 
	3,23 
	79,05 
	1,71 

	03-04-001-09
	      до 2 м3, группа грунтов 11
	245,28 
	24,29 
	106,17 
	5,55 
	114,82 
	2,41 

	Таблица 03-04-002. Дробление негабаритных кусков грунта при скважинном методе взрывания и разработке разрыхленного грунта экскаватором 

   

	
	Измеритель: 100 м3 грунта основного взрывания

	
	Дробление негабаритных кусков грунта при скважинном методе взрывания и разработке разрыхленного грунта экскаватором с ковшом вместимостью:

	03-04-002-01
	      до 1,25 м3, группа грунтов 4
	106,07 
	14,11 
	19,57 
	0,91 
	72,39 
	1,4 

	03-04-002-02
	      до 1,25 м3, группа грунтов 5
	225,12 
	29,84 
	44,29 
	2,22 
	150,99 
	2,96 


	03-04-002-03
	      до 1,25 м3, группа грунтов 6
	306,63 
	39,72 
	70,91 
	3,63 
	196,00 
	3,94 

	03-04-002-04
	      до 1,25 м3, группа грунтов 7
	397,85 
	49,69 
	107,04 
	5,55 
	241,12 
	4,93 

	03-04-002-05
	      до 1,25 м3, группа грунтов 8
	523,24 
	62,29 
	159,80 
	8,27 
	301,15 
	6,18 

	03-04-002-06
	      до 1,25 м3, группа грунтов 9
	799,05 
	92,13 
	283,40 
	14,83 
	423,52 
	9,14 

	03-04-002-07
	      до 1,25 м3, группа грунтов 10
	1042,18 
	114,11 
	414,13 
	21,69 
	513,94 
	11,32 

	03-04-002-08
	      до 1,25 м3, группа грунтов 11
	1873,82 
	155,43 
	674,16 
	35,42 
	1044,23 
	15,42 

	03-04-002-09
	      до 2 м3, группа грунтов 4
	69,05 
	9,37 
	13,86 
	0,61 
	45,82 
	0,93 

	03-04-002-10
	      до 2 м3, группа грунтов 5
	124,95 
	20,26 
	30,98 
	1,51 
	73,71 
	2,01 

	03-04-002-11
	      до 2 м3, группа грунтов 6
	177,43 
	27,62 
	51,89 
	2,62 
	97,92 
	2,74 

	03-04-002-12
	      до 2 м3, группа грунтов 7
	226,84 
	34,37 
	72,81 
	3,73 
	119,66 
	3,41 

	03-04-002-13
	      до 2 м3, группа грунтов 8
	367,90 
	43,55 
	114,48 
	5,85 
	209,87 
	4,32 

	03-04-002-14
	      до 2 м3, группа грунтов 9
	584,93 
	66,53 
	210,82 
	10,80 
	307,58 
	6,6 

	03-04-002-15
	      до 2 м3, группа грунтов 10
	829,20 
	89,91 
	333,78 
	17,05 
	405,51 
	8,92 

	03-04-002-16
	      до 2 м3, группа грунтов 11
	1178,96 
	119,16 
	514,82 
	26,33 
	544,98 
	11,48 

	03-04-002-17
	      3 м3, группа грунтов 6
	38,90 
	4,54 
	12,99 
	0,61 
	21,37 
	0,45 

	03-04-002-18
	      3 м3, группа грунтов 7
	49,65 
	5,75 
	16,79 
	0,81 
	27,11 
	0,57 

	03-04-002-19
	      3 м3, группа грунтов 8
	69,26 
	7,36 
	26,30 
	1,31 
	35,60 
	0,73 

	03-04-002-20
	      3 м3, группа грунтов 9
	116,68 
	12,00 
	47,22 
	2,42 
	57,46 
	1,19 

	03-04-002-21
	      3 м3, группа грунтов 10
	156,28 
	15,72 
	70,04 
	3,63 
	70,52 
	1,56 

	03-04-002-22
	      3 м3, группа грунтов 11
	249,86 
	22,68 
	115,68 
	6,05 
	111,50 
	2,25 

	03-04-002-23
	      до 4,6 м3, группа грунтов 6
	27,01 
	3,23 
	9,19 
	0,40 
	14,59 
	0,32 

	03-04-002-24
	      до 4,6 м3, группа грунтов 7
	34,78 
	3,73 
	12,99 
	0,61 
	18,06 
	0,37 

	03-04-002-25
	      до 4,6 м3, группа грунтов 8
	47,96 
	5,14 
	18,70 
	0,91 
	24,12 
	0,51 

	03-04-002-26
	      до 4,6 м3, группа грунтов 9
	78,91 
	8,27 
	32,01 
	1,61 
	38,63 
	0,82 

	03-04-002-27
	      до 4,6 м3, группа грунтов 10
	111,61 
	11,09 
	51,02 
	2,62 
	49,50 
	1,1 

	03-04-002-28
	      до 4,6 м3, группа грунтов 11
	178,07 
	16,13 
	83,35 
	4,34 
	78,59 
	1,6 

	Таблица 03-04-003. Дробление негабаритных кусков грунта при камерном методе взрывания и разработке разрыхленного грунта экскаватором 

   

	
	Измеритель: 100 м3 грунта основного взрывания

	
	Дробление негабаритных кусков грунта при камерном методе взрывания и разработке разрыхленного грунта экскаватором с ковшом вместимостью:

	03-04-003-01
	      до 1,25 м3, группа грунтов 4
	404,14 
	68,54 
	70,91 
	3,63 
	264,69 
	6,8 

	03-04-003-02
	      до 1,25 м3, группа грунтов 5
	587,57 
	97,88 
	116,55 
	6,05 
	373,14 
	9,71 

	03-04-003-03
	      до 1,25 м3, группа грунтов 6
	824,00 
	132,85 
	190,71 
	9,99 
	500,44 
	13,18 

	03-04-003-04
	      до 1,25 м3, группа грунтов 7
	1106,12 
	171,56 
	295,30 
	15,54 
	639,26 
	17,02 

	03-04-003-05
	      до 1,25 м3, группа грунтов 8
	1433,83 
	206,84 
	442,65 
	23,21 
	784,34 
	20,52 

	03-04-003-06
	      до 1,25 м3, группа грунтов 9
	1934,19 
	263,19 
	693,56 
	36,32 
	977,44 
	26,11 

	03-04-003-07
	      до 1,25 м3, группа грунтов 10
	2614,82 
	324,98 
	1043,84 
	54,79 
	1246,00 
	32,24 

	03-04-003-08
	      до 1,25 м3, группа грунтов 11
	3656,15 
	399,67 
	1589,28 
	83,65 
	1667,20 
	39,65 

	03-04-003-09
	      до 2 м3, группа грунтов 4
	87,22 
	13,31 
	19,57 
	0,91 
	54,34 
	1,32 

	03-04-003-10
	      до 2 м3, группа грунтов 5
	147,27 
	21,87 
	38,58 
	1,92 
	86,82 
	2,17 

	03-04-003-11
	      до 2 м3, группа грунтов 6
	216,28 
	30,84 
	61,40 
	3,13 
	124,04 
	3,06 

	03-04-003-12
	      до 2 м3, группа грунтов 7
	299,83 
	39,41 
	93,73 
	4,84 
	166,69 
	3,91 

	03-04-003-13
	      до 2 м3, группа грунтов 8
	435,99 
	51,00 
	152,19 
	7,87 
	232,80 
	5,06 

	03-04-003-14
	      до 2 м3, группа грунтов 9
	574,90 
	62,40 
	225,87 
	11,70 
	286,63 
	6,19 

	03-04-003-15
	      до 2 м3, группа грунтов 10
	726,95 
	69,45 
	312,86 
	16,24 
	344,64 
	6,89 

	03-04-003-16
	      до 2 м3, группа грунтов 11
	1141,67 
	93,95 
	527,03 
	27,85 
	520,69 
	9,32 

	03-04-003-17
	      до 3 м3, группа грунтов 4
	70,86 
	10,58 
	16,79 
	0,81 
	43,49 
	1,05 

	03-04-003-18
	      до 3 м3, группа грунтов 5
	81,87 
	11,79 
	20,60 
	1,01 
	49,48 
	1,17 

	03-04-003-19
	      до 3 м3, группа грунтов 6
	105,06 
	14,52 
	30,11 
	1,51 
	60,43 
	1,44 

	03-04-003-20
	      до 3 м3, группа грунтов 7
	157,34 
	19,76 
	45,32 
	2,32 
	92,26 
	1,96 

	03-04-003-21
	      до 3 м3, группа грунтов 8
	221,59 
	25,91 
	71,94 
	3,73 
	123,74 
	2,57 

	03-04-003-22
	      до 3 м3, группа грунтов 9
	306,31 
	33,67 
	113,29 
	5,85 
	159,35 
	3,34 

	03-04-003-23
	      до 3 м3, группа грунтов 10
	390,54 
	40,42 
	157,03 
	8,17 
	193,09 
	4,01 

	03-04-003-24
	      до 3 м3, группа грунтов 11
	578,32 
	53,52 
	247,82 
	12,92 
	276,98 
	5,31 

	03-04-003-25
	      до 4,6 м3, группа грунтов 4
	22,69 
	2,92 
	5,39 
	0,20 
	14,38 
	0,29 

	03-04-003-26
	      до 4,6 м3, группа грунтов 5
	39,66 
	5,24 
	11,09 
	0,50 
	23,33 
	0,52 

	03-04-003-27
	      до 4,6 м3, группа грунтов 6
	55,70 
	7,36 
	14,89 
	0,71 
	33,45 
	0,73 

	03-04-003-28
	      до 4,6 м3, группа грунтов 7
	79,90 
	8,77 
	20,60 
	1,01 
	50,53 
	0,87 

	03-04-003-29
	      до 4,6 м3, группа грунтов 8
	114,50 
	11,89 
	33,91 
	1,72 
	68,70 
	1,18 

	03-04-003-30
	      до 4,6 м3, группа грунтов 9
	159,77 
	15,62 
	52,93 
	2,72 
	91,22 
	1,55 

	03-04-003-31
	      до 4,6 м3, группа грунтов 10
	217,14 
	20,26 
	79,55 
	4,14 
	117,33 
	2,01 

	03-04-003-32
	      до 4,6 м3, группа грунтов 11
	318,98 
	26,71 
	123,28 
	6,46 
	168,99 
	2,65 

	Подраздел 4.2 РАЗРЫХЛЕНИЕ МЕРЗЛЫХ ГРУНТОВ 

   

	Таблица 03-04-007. Разрыхление мерзлых грунтов при бурении станками вращательного бурения 

   

	
	Измеритель: 100 м3 мерзлого грунта

	
	Разрыхление мерзлых грунтов при бурении станками вращательного бурения при глубине промерзания:

	03-04-007-01
	      до 1 м, группа грунтов 4
	4601,45 
	235,27 
	2741,54 
	89,44 
	1624,64 
	23,34 

	03-04-007-02
	      более 1 м, группа грунтов 4
	2408,19 
	105,38 
	1455,32 
	46,52 
	847,49 
	10,83 

	03-04-007-03
	      до 1 м, группа грунтов 5-6
	7794,74 
	320,54 
	5122,25 
	168,20 
	2351,95 
	31,8 

	03-04-007-04
	      более 1 м, группа грунтов 5-6
	4123,79 
	162,82 
	2666,19 
	86,77 
	1294,78 
	16,53 

	Таблица 03-04-008. Разрыхление мерзлых грунтов при шнековом бурении буровыми машинами шарошечного бурения на базе трактора 118 кВт 

   

	
	Измеритель: 100 м3 мерзлого грунта

	
	Разрыхление мерзлых грунтов при шнековом бурении буровыми машинами шарошечного бурения на базе трактора 118 кВт при глубине промерзания:

	03-04-008-01
	      до 1 м, группа грунтов 4
	4190,35 
	200,59 
	2287,08 
	40,76 
	1702,68 
	19,9 

	03-04-008-02
	      более 1 м, группа грунтов 4
	2180,42 
	87,86 
	1205,22 
	21,09 
	887,34 
	9,03 

	03-04-008-03
	      до 1 м, группа грунтов 5-6
	7674,34 
	264,40 
	4774,03 
	85,87 
	2635,91 
	26,23 

	03-04-008-04
	      более 1 м, группа грунтов 5-6
	4089,55 
	132,91 
	2485,84 
	44,30 
	1470,80 
	13,66 

	Таблица 03-04-009. Разрыхление мерзлых моренных, аллювиальных, делювиальных и пролювиальных грунтов буровыми машинами шарошечного бурения с диаметром долота 150 мм на базе трактора 118 кВт при высоте уступа более 3 до 6 м 

   

	
	Измеритель: 100 м3 мерзлого грунта

	
	Разрыхление мерзлых моренных, аллювиальных, делювиальных и пролювиальных грунтов буровыми машинами шарошечного бурения с диаметром долота 150 мм на базе трактора 118 кВт при высоте уступа более 3 до 6 м, группа грунтов:

	03-04-009-01
	      5
	1453,83 
	35,56 
	804,03 
	13,92 
	614,24 
	3,61 

	03-04-009-02
	      6
	2169,74 
	44,23 
	1130,63 
	19,68 
	994,88 
	4,49 

	03-04-009-03
	      7
	3203,14 
	55,06 
	1618,94 
	28,45 
	1529,14 
	5,59 

	03-04-009-04
	      8
	5048,66 
	75,40 
	2599,20 
	46,21 
	2374,06 
	7,57 

	Подраздел 4.3 ДРОБЛЕНИЕ ВАЛУНОВ ШПУРОВЫМИ ЗАРЯДАМИ 

   

	Таблица 03-04-012. Дробление валунов шпуровыми зарядами 

   

	
	Измеритель: 100 м3 валунов в плотном теле

	03-04-012-01
	Дробление валунов шпуровыми зарядами
	4547,64 
	434,45 
	3037,88 
	145,09 
	1075,31 
	43,1 

	Подраздел 4.4 КОРЧЕВКА ПНЕЙ 

   

	Таблица 03-04-014. Корчевка пней 

   

	
	Измеритель: 100 пней

	
	Корчевка пней диаметром:

	03-04-014-01
	      до 400 мм
	891,03 
	217,48 
	31,15 
	0,00 
	642,40 
	25,2 

	03-04-014-02
	      более 400 мм
	1999,20 
	637,76 
	84,94 
	0,00 
	1276,50 
	73,9 

	Раздел 5. УКРЫТИЕ ВЗРЫВАЕМЫХ ПЛОЩАДЕЙ И ПРОИЗВОДСТВО БУРОВЗРЫВНЫХ РАБОТ НА ДЕЙСТВУЮЩИХ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ПУТЯХ 

   

	Подраздел 5.1 УКРЫТИЕ ВЗРЫВАЕМОЙ ПЛОЩАДИ ДЛЯ ЗАЩИТЫ СООРУЖЕНИЙ 

   

	Таблица 03-05-001. Укрытие взрываемой площади металлическими сетками и мешками с песком (для ограничения разлета кусков взрываемого грунта) 

   

	
	Измеритель: 100 м2 укрытия

	03-05-001-01
	Укрытие взрываемой площади для защиты сооружений металлическими сетками и мешками с песком (для ограничения разлета кусков взрываемого грунта)
	14604,46 
	164,50 
	48,59 
	2,30 
	14391,37 
	16,7 

	Таблица 03-05-002. Укрытие взрываемой площади бревенчатыми щитами, пригруженными железобетонными блоками (для ограничения разлета кусков взрываемого грунта) 

   

	
	Измеритель: 100 м2 укрытия

	03-05-002-01
	Укрытие взрываемой площади бревенчатыми щитами, пригруженными железобетонными блоками (для ограничения разлета кусков взрываемого грунта)
	10383,06 
	789,43 
	5803,60 
	429,63 
	3790,03 
	89,1 

	(403-9122)
	  Блоки железобетонные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1,12)  
	-  

	Таблица 03-05-003. Укрытие взрываемой площади бревенчатыми щитами, пригруженными железобетонными блоками (для предотвращения разлета кусков взрываемого грунта) 

   

	
	Измеритель: 100 м2 укрытия

	03-05-003-01
	Укрытие взрываемой площади бревенчатыми щитами, пригруженными железобетонными блоками (для предотвращения разлета кусков взрываемого грунта)
	19831,14 
	1647,96 
	14379,82 
	1035,86 
	3803,36 
	186 

	(403-9122)
	  Блоки железобетонные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(4,69)  
	-  

	Таблица 03-05-004. Укрытие взрываемой площади металлическими щитами, пригруженными железобетонными блоками (для ограничения разлета кусков взрываемого грунта) 

   

	
	Измеритель: 100 м2 укрытия

	03-05-004-01
	Укрытие взрываемой площади металлическими щитами, пригруженными железобетонными блоками (для ограничения разлета кусков взрываемого грунта)
	12012,89 
	1108,02 
	10393,34 
	769,10 
	511,53 
	118 

	(403-9122)
	  Блоки железобетонные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(3,57)  
	-  

	Таблица 03-05-005. Укрытие взрываемой площади металлическими щитами, пригруженными железобетонными блоками (для предотвращения разлета кусков взрываемого грунта) 

   

	
	Измеритель: 100 м2 укрытия

	03-05-005-01
	Укрытие взрываемой площади металлическими щитами, пригруженными железобетонными блоками (для предотвращения разлета кусков взрываемого грунта)
	28864,78 
	2542,72 
	25810,53 
	1909,87 
	511,53 
	274 

	(403-9122)
	  Блоки железобетонные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(9,62)  
	-  

	Подраздел 5.2 ПРОИЗВОДСТВО БУРОВЗРЫВНЫХ РАБОТ НА ДЕЙСТВУЮЩИХ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ПУТЯХ 

   

	Таблица 03-05-008. Укрытие железнодорожного пути настилом переездного типа при уширении выемок буровзрывным способом 

   

	
	Измеритель: 100 м2 укрытия

	03-05-008-01
	Укрытие железнодорожного пути настилом переездного типа при уширении выемок буровзрывным способом
	54025,64 
	6918,03 
	32,51 
	0,00 
	47075,10 
	711 

	Таблица 03-05-009. Разрыхление скальных грунтов шпуровыми зарядами в котлованах под опоры контактной сети 

   

	
	Измеритель: 100 м3 грунта

	
	Разрыхление скальных грунтов шпуровыми зарядами в котлованах под опоры контактной сети, группа грунтов:

	03-05-009-01
	      4
	6209,34 
	972,54 
	2990,12 
	137,53 
	2246,68 
	104,8 

	03-05-009-02
	      5
	7197,03 
	1016,53 
	3562,98 
	163,86 
	2617,52 
	109,54 

	03-05-009-03
	      6
	8824,48 
	1135,69 
	4279,85 
	196,65 
	3408,94 
	122,38 

	03-05-009-04
	      7
	12692,35 
	1580,76 
	7153,00 
	334,18 
	3958,59 
	170,34 

	03-05-009-05
	      8
	17760,53 
	1908,52 
	10472,63 
	491,58 
	5379,38 
	205,66 

	03-05-009-06
	      9
	25660,10 
	3511,00 
	15963,75 
	754,93 
	6185,35 
	378,34 

	03-05-009-07
	      10
	38537,22 
	4226,11 
	24903,50 
	1182,14 
	9407,61 
	455,4 

	Таблица 03-05-010. Укрытие котлованов 

   

	
	Измеритель: 1 котлован

	
	Укрытие первого котлована при разработке:

	03-05-010-01
	      в 1 слой
	2568,79 
	107,74 
	0,00 
	0,00 
	2461,05 
	11,2 

	03-05-010-02
	      в 2 слоя
	2828,15 
	118,33 
	0,00 
	0,00 
	2709,82 
	12,3 

	03-05-010-03
	      в 3 слоя
	3087,49 
	128,91 
	0,00 
	0,00 
	2958,58 
	13,4 

	
	На каждый последующий котлован добавлять:

	03-05-010-04
	      к расценке 03-05-010-01
	282,14 
	33,38 
	0,00 
	0,00 
	248,76 
	3,47 

	03-05-010-05
	      к расценке 03-05-010-02
	527,14 
	38,48 
	0,00 
	0,00 
	488,66 
	4 

	03-05-010-06
	      к расценке 03-05-010-03
	780,24 
	42,81 
	0,00 
	0,00 
	737,43 
	4,45 


============================= ДЛЯ ДОПОЛНЕНИЙ ===============================
СОДЕРЖАНИЕ:

@#@#C:\CCS\22\F\6-F-03.doc
3Часть 3. Буровзрывные работы

Раздел 1. РАЗРЫХЛЕНИЕ СКАЛЬНЫХ ГРУНТОВ ШПУРОВЫМИ ЗАРЯДАМИ
3
Таблица 03-01-001. Разрыхление скальных грунтов шпуровыми зарядами при высоте уступа до 0,5 м (планировка поверхности)
3
Таблица 03-01-002. Разрыхление скальных грунтов шпуровыми зарядами при высоте уступа более 0,5 до 1 м
3
Таблица 03-01-003. Разрыхление скальных грунтов шпуровыми зарядами в траншеях шириной по дну до 1,5 м
3
Таблица 03-01-004. Разрыхление скальных грунтов шпуровыми зарядами в траншеях шириной по дну более 1,5 до 3 м
4
Таблица 03-01-005. Разрыхление скальных грунтов шпуровыми зарядами в котлованах площадью до 25 м2
4
Раздел 2. РАЗРЫХЛЕНИЕ СКАЛЬНЫХ ГРУНТОВ СКВАЖИННЫМИ ЗАРЯДАМИ
4
Подраздел 2.1 РАЗРЫХЛЕНИЕ СКАЛЬНЫХ ГРУНТОВ СКВАЖИННЫМИ ЗАРЯДАМИ В ТРАНШЕЯХ И КОТЛОВАНАХ
4
Таблица 03-02-001. Разрыхление скальных грунтов скважинными зарядами в траншеях шириной по дну более 1 до 1,5 м
4
Таблица 03-02-002. Разрыхление скальных грунтов скважинными зарядами в траншеях шириной по дну более 1,5 до 3 м
4
Таблица 03-02-003. Разрыхление скальных грунтов скважинными зарядами в котлованах площадью 25 м2
5
Подраздел 2.2 РАЗРЫХЛЕНИЕ СКАЛЬНЫХ ГРУНТОВ СКВАЖИННЫМИ ЗАРЯДАМИ НА УСТУПАХ
5
Таблица 03-02-006. Разрыхление скальных грунтов скважинными зарядами при высоте уступа более 1 до 2 м (диаметр скважин 105 мм)
5
Таблица 03-02-007. Разрыхление скальных грунтов скважинными зарядами при высоте уступа более 2 до 4 м (диаметр скважин 105 мм)
5
Таблица 03-02-008. Разрыхление скальных грунтов скважинными зарядами при высоте уступа более 4 до 15 м (диаметр скважин 105 мм)
5
Таблица 03-02-009. Разрыхление скальных грунтов скважинными зарядами при высоте уступа более 8 до 15 м (диаметр скважин 214 мм)
6
Таблица 03-02-010. Разрыхление скальных грунтов скважинными зарядами при высоте уступа более 8 до 15 м (диаметр скважин 243 мм)
6
Подраздел 2.3 РАЗРЫХЛЕНИЕ СКАЛЬНЫХ ГРУНТОВ СКВАЖИННЫМИ ЗАРЯДАМИ В КАРЬЕРАХ И КОТЛОВАНАХ
6
Таблица 03-02-013. Разрыхление скальных грунтов скважинными зарядами в карьерах и котлованах при высоте уступа более 2 до 4 м (диаметр скважин 160 мм)
6
Таблица 03-02-014. Разрыхление скальных грунтов скважинными зарядами в карьерах и котлованах при высоте уступа более 4 до 15 м (диаметр скважин 160 мм)
6
Таблица 03-02-015. Разрыхление скальных грунтов скважинными зарядами в карьерах и котлованах при высоте уступа более 4 до 15 м (диаметр скважин 150 мм)
7
Подраздел 2.4 РАЗРЫХЛЕНИЕ МОРЕННЫХ, АЛЛЮВИАЛЬНЫХ, ДЕЛЮВИАЛЬНЫХ И ПРОЛЮВИАЛЬНЫХ ГРУНТОВ СКВАЖИННЫМИ ЗАРЯДАМИ ПРИ ВЫСОТЕ УСТУПА ДО 6 М
7
Таблица 03-02-018. Разрыхление моренных, аллювиальных, делювиальных и пролювиальных грунтов скважинными зарядами при высоте уступа до 6 м
7
Подраздел 2.5 РАЗРЫХЛЕНИЕ СКАЛЬНЫХ ГРУНТОВ В ВЫЕМКАХ
7
Таблица 03-02-021. Разрыхление скальных грунтов в выемках скважинными зарядами при одной обнаженной поверхности
7
Подраздел 2.6 ОТРАБОТКА ОТКОСОВ ВЫЕМОК В СКАЛЬНЫХ ГРУНТАХ
7
Таблица 03-02-023. Отработка откосов выемок в скальных грунтах методом контурного взрывания
7
Раздел 3. РАЗРЫХЛЕНИЕ СКАЛЬНЫХ ГРУНТОВ КАМЕРНЫМИ ЗАРЯДАМИ, МАССОВОЕ ВЗРЫВАНИЕ ГРУНТОВ НА ВЫБРОС И СБРОС ВЫЕМОК (КАНАЛОВ)
8
Подраздел 3.1 РАЗРЫХЛЕНИЕ СКАЛЬНЫХ ГРУНТОВ КАМЕРНЫМИ ЗАРЯДАМИ
8
Таблица 03-03-001. Разрыхление скальных грунтов камерными зарядами при высоте уступа более 6 до 15 м
8
Таблица 03-03-002. Разрыхление скальных грунтов камерными зарядами при высоте уступа более 15 до 30 м
8
Подраздел 3.2 МАССОВОЕ ВЗРЫВАНИЕ ГРУНТОВ КАМЕРНЫМИ ЗАРЯДАМИ НА ВЫБРОС И СБРОС ДО 80% ПРОЕКТНОГО ОБЪЕМА ВЫЕМКИ
8
Таблица 03-03-004. Массовое взрывание грунтов камерными зарядами при глубине выемки от 3 до 5 м, ширине по дну до 15 м
8
Таблица 03-03-005. Массовое взрывание грунтов камерными зарядами при глубине выемки более 5 м, ширине по дну до 15 м
9
Таблица 03-03-006. Устройство выемок (каналов) взрыванием грунтов 1-3 групп траншейными зарядами на выброс до 80% проектного объема выемки
9
Подраздел 3.3 МАССОВОЕ ВЗРЫВАНИЕ ГРУНТОВ КАМЕРНЫМИ ЗАРЯДАМИ НА ВЫБРОС И СБРОС ДО 60% ПРОЕКТНОГО ОБЪЕМА ВЫЕМКИ ГЛУБИНОЙ БОЛЕЕ 3 М
9
Таблица 03-03-008. Массовое взрывание грунтов камерными зарядами на выброс и сброс до 60% проектного объема выемки глубиной более 3 м
9
Раздел 4. ПРОЧИЕ РАБОТЫ
9
Подраздел 4.1 ДРОБЛЕНИЕ НЕГАБАРИТНЫХ КУСКОВ ГРУНТА ШПУРОВЫМИ ЗАРЯДАМИ ПРИ ШПУРОВОМ, СКВАЖИННОМ, КАМЕРНОМ МЕТОДАХ ВЗРЫВАНИЯ
9
Таблица 03-04-001. Дробление негабаритных кусков грунта при шпуровом методе взрывания и разработке разрыхленного грунта экскаватором
9
Таблица 03-04-002. Дробление негабаритных кусков грунта при скважинном методе взрывания и разработке разрыхленного грунта экскаватором
10
Таблица 03-04-003. Дробление негабаритных кусков грунта при камерном методе взрывания и разработке разрыхленного грунта экскаватором
10
Подраздел 4.2 РАЗРЫХЛЕНИЕ МЕРЗЛЫХ ГРУНТОВ
11
Таблица 03-04-007. Разрыхление мерзлых грунтов при бурении станками вращательного бурения
11
Таблица 03-04-008. Разрыхление мерзлых грунтов при шнековом бурении буровыми машинами шарошечного бурения на базе трактора 118 кВт
11
Таблица 03-04-009. Разрыхление мерзлых моренных, аллювиальных, делювиальных и пролювиальных грунтов буровыми машинами шарошечного бурения с диаметром долота 150 мм на базе трактора 118 кВт при высоте уступа более 3 до 6 м
11
Подраздел 4.3 ДРОБЛЕНИЕ ВАЛУНОВ ШПУРОВЫМИ ЗАРЯДАМИ
12
Таблица 03-04-012. Дробление валунов шпуровыми зарядами
12
Подраздел 4.4 КОРЧЕВКА ПНЕЙ
12
Таблица 03-04-014. Корчевка пней
12
Раздел 5. УКРЫТИЕ ВЗРЫВАЕМЫХ ПЛОЩАДЕЙ И ПРОИЗВОДСТВО БУРОВЗРЫВНЫХ РАБОТ НА ДЕЙСТВУЮЩИХ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ПУТЯХ
12
Подраздел 5.1 УКРЫТИЕ ВЗРЫВАЕМОЙ ПЛОЩАДИ ДЛЯ ЗАЩИТЫ СООРУЖЕНИЙ
12
Таблица 03-05-001. Укрытие взрываемой площади металлическими сетками и мешками с песком (для ограничения разлета кусков взрываемого грунта)
12
Таблица 03-05-002. Укрытие взрываемой площади бревенчатыми щитами, пригруженными железобетонными блоками (для ограничения разлета кусков взрываемого грунта)
12
Таблица 03-05-003. Укрытие взрываемой площади бревенчатыми щитами, пригруженными железобетонными блоками (для предотвращения разлета кусков взрываемого грунта)
12
Таблица 03-05-004. Укрытие взрываемой площади металлическими щитами, пригруженными железобетонными блоками (для ограничения разлета кусков взрываемого грунта)
13
Таблица 03-05-005. Укрытие взрываемой площади металлическими щитами, пригруженными железобетонными блоками (для предотвращения разлета кусков взрываемого грунта)
13
Подраздел 5.2 ПРОИЗВОДСТВО БУРОВЗРЫВНЫХ РАБОТ НА ДЕЙСТВУЮЩИХ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ПУТЯХ
13
Таблица 03-05-008. Укрытие железнодорожного пути настилом переездного типа при уширении выемок буровзрывным способом
13
Таблица 03-05-009. Разрыхление скальных грунтов шпуровыми зарядами в котлованах под опоры контактной сети
13
Таблица 03-05-010. Укрытие котлованов
14


16
17

