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	Раздел 1. СВАЙНЫЕ РАБОТЫ 

   

	Подраздел 1.1 СВАЙНЫЕ РАБОТЫ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ С ЗЕМЛИ 

   

	Таблица 05-01-001. Погружение дизель-молотом копровой установки на базе трактора железобетонных свай 

   

	
	Измеритель: 1 м3 свай

	
	Погружение дизель-молотом копровой установки на базе трактора железобетонных свай длиной:

	05-01-001-01
	      до 6 м в грунты группы 1
	464,42 
	30,78 
	424,48 
	27,53 
	9,16 
	3,09 


	(403-9132)
	  Сваи железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1,01)  
	-  

	05-01-001-02
	      до 6 м в грунты группы 2
	533,76 
	36,85 
	485,12 
	30,97 
	11,79 
	3,7 

	(403-9132)
	  Сваи железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1,03)  
	-  

	05-01-001-03
	      до 8 м в грунты группы 1
	507,16 
	31,97 
	469,71 
	27,97 
	5,48 
	3,21 

	(403-9132)
	  Сваи железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1,01)  
	-  

	05-01-001-04
	      до 8 м в грунты группы 2
	685,31 
	43,33 
	635,24 
	36,85 
	6,74 
	4,35 

	(403-9132)
	  Сваи железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1,03)  
	-  

	Таблица 05-01-002. Погружение дизель-молотом копровой установки на базе экскаватора железобетонных свай 

   

	
	Измеритель: 1 м3 свай

	
	Погружение дизель-молотом копровой установки на базе экскаватора железобетонных свай длиной:

	05-01-002-01
	      до 6 м в грунты группы 1
	508,95 
	37,55 
	463,40 
	33,45 
	8,00 
	3,77 

	(403-9132)
	  Сваи железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1,01)  
	-  

	05-01-002-02
	      до 6 м в грунты группы 2
	581,09 
	42,53 
	526,77 
	37,72 
	11,79 
	4,27 

	(403-9132)
	  Сваи железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1,03)  
	-  

	05-01-002-03
	      до 8 м в грунты группы 1
	495,46 
	34,96 
	453,87 
	30,76 
	6,63 
	3,51 

	(403-9132)
	  Сваи железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1,01)  
	-  

	05-01-002-04
	      до 8 м в грунты группы 2
	654,84 
	46,71 
	599,08 
	39,99 
	9,05 
	4,69 

	(403-9132)
	  Сваи железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1,03)  
	-  

	05-01-002-05
	      до 12 м в грунты группы 1
	361,29 
	26,89 
	329,75 
	21,00 
	4,65 
	2,7 

	(403-9132)
	  Сваи железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1,01)  
	-  

	05-01-002-06
	      до 12 м в грунты группы 2
	545,99 
	39,64 
	499,50 
	31,37 
	6,85 
	3,98 

	(403-9132)
	  Сваи железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1,02)  
	-  

	05-01-002-07
	      до 16 м в грунты группы 1
	457,76 
	23,01 
	429,89 
	18,25 
	4,86 
	2,31 


	(403-9132)
	  Сваи железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1,01)  
	-  

	05-01-002-08
	      до 16 м в грунты группы 2
	629,76 
	33,37 
	589,23 
	26,65 
	7,16 
	3,35 

	(403-9132)
	  Сваи железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1,02)  
	-  

	Таблица 05-01-003. Погружение дизель-молотом на гусеничном копре железобетонных свай 

   

	
	Измеритель: 1 м3 свай

	
	Погружение дизель-молотом на гусеничном копре железобетонных свай длиной:

	05-01-003-01
	      до 6 м в грунты группы 1
	506,89 
	37,55 
	462,06 
	33,45 
	7,28 
	3,77 

	(403-9132)
	  Сваи железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1,01)  
	-  

	05-01-003-02
	      до 6 м в грунты группы 2
	579,50 
	42,53 
	525,18 
	37,72 
	11,79 
	4,27 

	(403-9132)
	  Сваи железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1,03)  
	-  

	05-01-003-03
	      до 8 м в грунты группы 1
	493,38 
	34,96 
	452,51 
	30,76 
	5,91 
	3,51 

	(403-9132)
	  Сваи железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1,01)  
	-  

	05-01-003-04
	      до 8 м в грунты группы 2
	652,94 
	46,71 
	597,18 
	39,99 
	9,05 
	4,69 

	(403-9132)
	  Сваи железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1,03)  
	-  

	05-01-003-05
	      до 12 м в грунты группы 1
	350,39 
	26,89 
	318,85 
	21,00 
	4,65 
	2,7 

	(403-9132)
	  Сваи железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1,01)  
	-  

	05-01-003-06
	      до 12 м в грунты группы 2
	528,46 
	39,64 
	481,97 
	31,37 
	6,85 
	3,98 

	(403-9132)
	  Сваи железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1,02)  
	-  

	05-01-003-07
	      до 16 м в грунты группы 1
	488,47 
	23,01 
	460,60 
	18,25 
	4,86 
	2,31 

	(403-9132)
	  Сваи железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1,01)  
	-  

	05-01-003-08
	      до 16 м в грунты группы 2
	678,08 
	33,37 
	637,55 
	26,65 
	7,16 
	3,35 

	(403-9132)
	  Сваи железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1,02)  
	-  

	Таблица 05-01-004. Погружение рельсовым копром железобетонных свай 

   

	
	Измеритель: 1 м3 свай

	
	Погружение рельсовым копром железобетонных свай длиной:

	05-01-004-01
	      до 12 м в грунты группы 1
	348,49 
	35,98 
	264,39 
	21,16 
	48,12 
	3,74 

	(403-9132)
	  Сваи железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1,01)  
	-  

	05-01-004-02
	      до 12 м в грунты группы 2
	467,30 
	47,52 
	370,07 
	29,66 
	49,71 
	4,94 

	(403-9132)
	  Сваи железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1,02)  
	-  

	05-01-004-03
	      до 16 м в грунты группы 1
	875,51 
	32,13 
	788,88 
	44,15 
	54,50 
	3,34 

	(403-9132)
	  Сваи железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1,01)  
	-  

	05-01-004-04
	      до 16 м в грунты группы 2
	1303,83 
	43,87 
	1202,97 
	70,52 
	56,99 
	4,56 

	(403-9132)
	  Сваи железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1,02)  
	-  

	05-01-004-05
	      свыше 16 м в грунты группы 1
	1273,45 
	34,73 
	1181,17 
	49,95 
	57,55 
	3,61 

	(403-9132)
	  Сваи железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1,01)  
	-  

	Таблица 05-01-005. Погружение вибропогружателем железобетонных свай 

   

	
	Измеритель: 1 м3 железобетона свай

	
	Погружение вибропогружателем железобетонных свай:

	05-01-005-01
	      сплошных длиной до 10 м
	386,09 
	65,82 
	315,48 
	36,71 
	4,79 
	6,53 

	(403-9029)
	  Сваи железобетонные сплошные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1,015)  
	-  

	05-01-005-02
	      сплошных длиной свыше 10 м
	299,35 
	46,17 
	247,99 
	26,73 
	5,19 
	4,58 

	(403-9029)
	  Сваи железобетонные сплошные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1,015)  
	-  

	05-01-005-03
	      полых с закрытым нижним концом диаметром до 0,8 м, длиной до 12 м
	1148,63 
	166,29 
	976,66 
	96,03 
	5,68 
	16,02 

	(403-9028)
	  Сваи железобетонные полые с закрытым нижним концом, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1,02)  
	-  

	05-01-005-04
	      полых с закрытым нижним концом диаметром до 0,8 м, длиной свыше 12 м
	972,30 
	148,23 
	741,00 
	69,48 
	83,07 
	14,28 

	(403-9028)
	  Сваи железобетонные полые с закрытым нижним концом, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1,02)  
	-  

	Таблица 05-01-006. Наращивание сплошных железобетонных свай квадратного сечения 

   

	
	Измеритель: 1 стык

	05-01-006-01
	Наращивание сплошных железобетонных свай квадратного сечения
	2799,17 
	47,49 
	2704,41 
	126,97 
	47,27 
	4,51 

	Таблица 05-01-007. Погружение вибропогружателем железобетонных свай-оболочек с извлечением грунта из полости диаметром до 2 м 

   

	
	Измеритель: 1 м3 железобетона свай-оболочек

	
	Погружение вибропогружателем железобетонных свай-оболочек длиной:

	05-01-007-01
	      до 12 м с извлечением грунта из полости сваи-оболочки диаметром до 2 м в грунты несвязные
	3489,07 
	170,70 
	3127,88 
	160,52 
	190,49 
	17,33 

	(201-9356)
	  Конструкции стальные ножа и стыка, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(403-9142)
	  Конструкции сборные железобетонные (сваи-оболочки), (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1,01)  
	-  

	05-01-007-02
	      до 12 м с извлечением грунта из полости сваи-оболочки диаметром до 2 м в грунты связные
	5497,12 
	207,74 
	5043,99 
	268,92 
	245,39 
	21,09 

	(201-9356)
	  Конструкции стальные ножа и стыка, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(403-9142)
	  Конструкции сборные железобетонные (сваи-оболочки), (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1,01)  
	-  

	05-01-007-03
	      свыше 12 м с извлечением грунта из полости сваи-оболочки диаметром до 2 м в грунты несвязные
	3820,57 
	192,57 
	3443,39 
	181,87 
	184,61 
	19,55 

	(201-9356)
	  Конструкции стальные ножа и стыка, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(403-9142)
	  Конструкции сборные железобетонные (сваи-оболочки), (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1,01)  
	-  

	05-01-007-04
	      свыше 12 м с извлечением грунта из полости сваи-оболочки диаметром до 2 м в грунты связные
	6755,91 
	233,74 
	6142,84 
	356,45 
	379,33 
	23,73 

	(201-9356)
	  Конструкции стальные ножа и стыка, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(403-9142)
	  Конструкции сборные железобетонные (сваи-оболочки), (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1,01)  
	-  

	Таблица 05-01-008. Погружение вибропогружателем железобетонных свай-оболочек с извлечением грунта из полости диаметром до 3 м 

   

	
	Измеритель: 1 м3 железобетона свай-оболочек

	
	Погружение вибропогружателем железобетонных свай-оболочек с извлечением грунта из полости сваи-оболочки диаметром до 3 м в грунты:

	05-01-008-01
	      несвязные
	3156,10 
	170,86 
	2683,61 
	159,76 
	301,63 
	16,95 

	(201-9356)
	  Конструкции стальные ножа и стыка, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(403-9142)
	  Конструкции сборные железобетонные (сваи-оболочки), (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1,01)  
	-  

	05-01-008-02
	      связные
	9574,11 
	252,88 
	8470,60 
	556,61 
	850,63 
	25,99 

	(201-9356)
	  Конструкции стальные ножа и стыка, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(403-9142)
	  Конструкции сборные железобетонные (сваи-оболочки), (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1,01)  
	-  

	Таблица 05-01-009. Заполнение бетоном полых свай и свай-оболочек 

   

	
	Измеритель: 1 м3 бетона полости сваи

	
	Заполнение бетоном полых свай и свай-оболочек диаметром:

	05-01-009-01
	      до 80 см
	997,73 
	51,69 
	205,03 
	28,59 
	741,01 
	5,57 

	05-01-009-02
	      свыше 80 см
	737,25 
	20,14 
	83,51 
	11,65 
	633,60 
	2,17 

	Таблица 05-01-010. Вырубка бетона из арматурного каркаса железобетонных свай 

   

	
	Измеритель: 1 свая


	
	Вырубка бетона из арматурного каркаса железобетонных:

	05-01-010-01
	      свай площадью сечения до 0,1 м2
	112,14 
	13,94 
	97,69 
	6,46 
	0,51 
	1,4 

	05-01-010-02
	      свай площадью сечения свыше 0,1 м2
	131,70 
	16,43 
	114,49 
	7,57 
	0,78 
	1,65 

	05-01-010-03
	      полых свай диаметром до 0,8 м
	206,39 
	24,04 
	177,27 
	13,59 
	5,08 
	2,59 

	05-01-010-04
	      полых свай диаметром свыше 0,8 м
	990,66 
	112,29 
	860,65 
	61,23 
	17,72 
	12,1 

	05-01-010-05
	      свай-оболочек диаметром свыше 2 до 3 м
	2470,37 
	229,63 
	2204,81 
	136,42 
	35,93 
	23,87 

	Таблица 05-01-011. Погружение дизель-молотом копровой установки на базе трактора стальных свай шпунтового ряда 

   

	
	Измеритель: 1 т свай

	
	Погружение дизель-молотом копровой установки на базе трактора стальных свай шпунтового ряда массой 1 м:

	05-01-011-01
	      до 50 кг, длиной до 8 м в грунты группы 1
	12838,72 
	151,00 
	977,59 
	64,23 
	11710,13 
	15,33 

	05-01-011-02
	      до 50 кг, длиной до 8 м в грунты группы 2
	13113,07 
	176,81 
	1226,13 
	78,91 
	11710,13 
	17,95 

	05-01-011-03
	      до 50 кг, длиной свыше 8 м в грунты группы 1
	12544,96 
	106,48 
	738,06 
	47,00 
	11700,42 
	10,81 

	05-01-011-04
	      до 50 кг, длиной свыше 8 м в грунты группы 2
	13119,20 
	147,55 
	927,09 
	56,90 
	12044,56 
	14,98 

	05-01-011-05
	      до 70 кг, длиной до 8 м в грунты группы 1
	12681,13 
	128,25 
	850,90 
	55,24 
	11701,98 
	13,02 

	05-01-011-06
	      до 70 кг, длиной до 8 м в грунты группы 2
	12981,20 
	154,65 
	1124,57 
	71,39 
	11701,98 
	15,7 

	05-01-011-07
	      до 70 кг, длиной свыше 8 м в грунты группы 1
	12407,16 
	88,95 
	624,24 
	39,39 
	11693,97 
	9,03 

	05-01-011-08
	      до 70 кг, длиной свыше 8 м в грунты группы 2
	12975,09 
	132,19 
	878,34 
	53,41 
	11964,56 
	13,42 

	05-01-011-09
	      свыше 70 кг, длиной до 8 м в грунты группы 1
	12390,55 
	91,01 
	603,50 
	38,45 
	11696,04 
	9,24 

	05-01-011-10
	      свыше 70 кг, длиной до 8 м в грунты группы 2
	12584,01 
	108,55 
	779,42 
	48,84 
	11696,04 
	11,02 

	05-01-011-11
	      свыше 70 кг, длиной свыше 8 м в грунты группы 1
	12209,91 
	62,45 
	454,17 
	28,11 
	11693,29 
	6,34 

	05-01-011-12
	      свыше 70 кг, длиной свыше 8 м в грунты группы 2
	12704,46 
	103,43 
	726,71 
	43,60 
	11874,32 
	10,5 

	Таблица 05-01-012. Погружение вибропогружателем стальных свай шпунтового ряда 

   

	
	Измеритель: 1 т свай

	
	Погружение вибропогружателем стальных свай шпунтового ряда массой 1 м:

	05-01-012-01
	      до 50 кг на глубину до 5 м
	12407,01 
	156,37 
	545,99 
	64,08 
	11704,65 
	15,7 

	05-01-012-02
	      до 50 кг на глубину до 10 м
	12093,63 
	100,10 
	299,54 
	34,66 
	11693,99 
	10,05 

	05-01-012-03
	      до 50 кг на глубину до 15 м
	12048,85 
	88,94 
	269,67 
	31,58 
	11690,24 
	8,93 

	05-01-012-04
	      до 60 кг на глубину до 5 м
	12287,87 
	127,69 
	451,38 
	52,48 
	11708,80 
	12,82 

	05-01-012-05
	      до 60 кг на глубину до 10 м
	12019,77 
	82,07 
	249,33 
	28,59 
	11688,37 
	8,24 


	05-01-012-06
	      до 60 кг на глубину до 15 м
	11983,42 
	72,51 
	226,35 
	26,20 
	11684,56 
	7,28 

	05-01-012-07
	      до 70 кг на глубину до 5 м
	12153,32 
	104,28 
	365,19 
	43,36 
	11683,85 
	10,47 

	05-01-012-08
	      до 70 кг на глубину до 10 м
	11947,13 
	67,13 
	198,99 
	23,20 
	11681,01 
	6,74 

	05-01-012-09
	      до 70 кг на глубину до 15 м
	11919,08 
	59,26 
	180,85 
	21,24 
	11678,97 
	5,95 

	05-01-012-10
	      свыше 70 кг на глубину до 5 м
	12050,33 
	77,69 
	277,60 
	31,79 
	11695,04 
	7,8 

	05-01-012-11
	      свыше 70 кг на глубину до 10 м
	11898,50 
	50,10 
	161,04 
	17,53 
	11687,36 
	5,03 

	05-01-012-12
	      свыше 70 кг на глубину до 15 м
	11886,31 
	44,32 
	146,16 
	16,00 
	11695,83 
	4,45 

	
	Погружение вибропогружателем ICE-14RF стальных свай шпунтового ряда массой 1 м:

	05-01-012-13
	      свыше 70 кг на глубину до 8 м
	15463,33 
	137,31 
	3641,21 
	46,61 
	11684,81 
	13,04 

	05-01-012-14
	      свыше 90 кг на глубину до 8 м
	15014,67 
	121,94 
	3207,92 
	41,06 
	11684,81 
	11,58 

	05-01-012-15
	      свыше 70 кг на глубину до 12 м
	15056,77 
	126,15 
	3257,79 
	42,01 
	11672,83 
	11,98 

	05-01-012-16
	      свыше 90 кг на глубину до 12 м
	14715,73 
	104,88 
	2929,40 
	36,99 
	11681,45 
	9,96 

	05-01-012-17
	      свыше 70 кг на глубину свыше 12 м
	14919,07 
	125,20 
	3103,96 
	40,11 
	11689,91 
	11,55 

	05-01-012-18
	      свыше 90 кг на глубину свыше 12 м
	14818,82 
	122,06 
	3006,85 
	46,34 
	11689,91 
	11,26 

	
	Погружение стальных свай шпунтового ряда массой 1 м:

	05-01-012-19
	      до 70 кг на глубину до 12 м с применением высокочастотного вибропогружателя РТС-23HF3A с гидроприводом Katerpiler-350
	1657,66 
	82,15 
	1555,16 
	62,83 
	20,35 
	8,03 

	(101-1145)
	  Профили фасонные горячекатаные для шпунтовых свай Л4 и Л5 массой от 50 до 100 кг, сталь марки 16ХГ, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	05-01-012-20
	      свыше 70 кг на глубину до 12 м с применением высокочастотного вибропогружателя РТС-23HF3A с гидроприводом Katerpiler-350
	1718,02 
	80,82 
	1616,74 
	65,21 
	20,46 
	7,9 

	(101-1145)
	  Профили фасонные горячекатаные для шпунтовых свай Л4 и Л5 массой от 50 до 100 кг, сталь марки 16ХГ, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	Таблица 05-01-013. Извлечение стальных свай шпунтового ряда 

   

	
	Измеритель: 1 т извлеченных свай

	
	Извлечение стальных свай шпунтового ряда массой 1 м:

	05-01-013-01
	      до 50 кг, длиной до 10 м из грунтов группы 1
	272,76 
	49,15 
	212,58 
	28,70 
	11,03 
	4,99 

	05-01-013-02
	      до 50 кг, длиной до 10 м из грунтов группы 2
	356,24 
	61,37 
	283,84 
	38,34 
	11,03 
	6,23 

	05-01-013-03
	      до 50 кг, длиной до 15 м из грунтов группы 1
	203,84 
	35,07 
	157,74 
	21,24 
	11,03 
	3,56 

	05-01-013-04
	      до 50 кг, длиной до 15 м из грунтов группы 2
	264,77 
	44,03 
	209,71 
	28,27 
	11,03 
	4,47 

	05-01-013-05
	      до 50 кг, длиной более 15 м из грунтов 1 группы
	143,24 
	24,33 
	107,88 
	13,11 
	11,03 
	2,47 

	05-01-013-06
	      до 70 кг, длиной до 10 м из грунтов группы 1
	214,86 
	37,82 
	166,01 
	22,34 
	11,03 
	3,84 

	05-01-013-07
	      до 70 кг, длиной до 10 м из грунтов группы 2
	277,22 
	49,15 
	217,04 
	29,23 
	11,03 
	4,99 

	05-01-013-08
	      до 70 кг, длиной до 15 м из грунтов группы 1
	161,50 
	28,17 
	122,30 
	16,41 
	11,03 
	2,86 

	05-01-013-09
	      до 70 кг, длиной до 15 м из грунтов группы 2
	203,65 
	35,85 
	156,77 
	21,10 
	11,03 
	3,64 

	05-01-013-10
	      до 70 кг, длиной более 15 м из грунтов 1 группы
	118,71 
	19,70 
	87,98 
	10,62 
	11,03 
	2 

	05-01-013-11
	      свыше 70 кг, длиной до 10 м из грунтов группы 1
	153,58 
	26,99 
	115,56 
	15,58 
	11,03 
	2,74 

	05-01-013-12
	      свыше 70 кг, длиной до 10 м из грунтов группы 2
	196,41 
	34,38 
	151,00 
	20,41 
	11,03 
	3,49 

	05-01-013-13
	      свыше 70 кг, длиной до 15 м из грунтов группы 1
	112,48 
	20,19 
	81,26 
	10,90 
	11,03 
	2,05 

	05-01-013-14
	      свыше 70 кг, длиной до 15 м из грунтов группы 2
	144,45 
	25,02 
	108,40 
	14,49 
	11,03 
	2,54 

	05-01-013-15
	      свыше 70 кг, длиной более 15 м из грунтов 1 группы
	85,66 
	14,38 
	60,25 
	7,31 
	11,03 
	1,46 

	
	Измеритель: 1 т свай

	05-01-013-16
	      свыше 70 кг на глубину до 12 м с применением высокочастотного вибропогружателя РТС-23HF3A с гидроприводом Katerpiler-350
	1589,50 
	71,52 
	1517,98 
	61,63 
	0,00 
	5,96 

	Таблица 05-01-014. Крепление шпунтового ряда ограждения котлованов под опоры мостов 

   

	
	Измеритель: 1 т металлоконструкций крепления

	
	Крепление шпунтового ряда ограждения котлованов под опоры мостов:

	05-01-014-01
	      деревянного
	1612,82 
	196,51 
	226,63 
	14,10 
	1189,68 
	19,73 

	05-01-014-02
	      стального
	1783,69 
	282,86 
	273,94 
	17,44 
	1226,89 
	27,25 

	Таблица 05-01-015. Погружение деревянных свай в мостостроении 

   

	
	Измеритель: 1 м3 свай

	
	Погружение в мостостроении в грунты 1-2 групп:

	05-01-015-01
	      одиночных свай из бревен длиной до 8 м
	1627,25 
	65,90 
	588,43 
	34,34 
	972,92 
	6,85 

	05-01-015-02
	      пакетных свай длиной до 16 м из брусьев
	2833,01 
	133,81 
	227,00 
	13,12 
	2472,20 
	14,25 

	05-01-015-03
	      пакетных свай длиной до 16 м из бревен
	2178,58 
	177,75 
	274,77 
	16,01 
	1726,06 
	18,93 

	
	Погружение в мостостроении пакетных свай из брусьев шпунтового ряда длиной:

	05-01-015-04
	      до 4 м в грунты группы 1
	2576,69 
	228,46 
	1666,38 
	97,65 
	681,85 
	23,48 

	(102-9150)
	  Брусья шпунтовые, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1,1)  
	-  

	05-01-015-05
	      до 4 м в грунты группы 2
	3052,65 
	262,81 
	1943,12 
	113,93 
	846,72 
	27,01 

	(102-9150)
	  Брусья шпунтовые, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1,1)  
	-  

	05-01-015-06
	      до 6 м в грунты группы 1
	1448,31 
	116,37 
	780,37 
	45,34 
	551,57 
	11,96 

	(102-9150)
	  Брусья шпунтовые, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1,1)  
	-  

	05-01-015-07
	      до 6 м в грунты группы 2
	1883,09 
	139,04 
	1046,22 
	61,01 
	697,83 
	14,29 

	(102-9150)
	  Брусья шпунтовые, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1,1)  
	-  

	05-01-015-08
	Погружение в мостостроении свай из досок длиной до 13 м в грунты 1-2 группы
	6730,25 
	565,54 
	3823,97 
	236,04 
	2340,74 
	59,53 

	Таблица 05-01-016. Обстройка деревянного шпунтового ряда (шапочный брус и парные схватки на шпунтовой стенке) 

   

	
	Измеритель: 1 м3 древесины в деле

	05-01-016-01
	Обстройка деревянного шпунтового ряда (шапочный брус и парные схватки на шпунтовой стенке)
	2287,86 
	240,40 
	90,26 
	1,22 
	1957,20 
	26,92 

	Таблица 05-01-017. Устройство и разборка подмостей под копер 

   

	
	Измеритель: 1 м3 древесины в деле

	
	Устройство и разборка подмостей под копер:

	05-01-017-01
	      под опоры мостов на суше
	978,11 
	237,12 
	387,35 
	19,36 
	353,64 
	24,96 

	05-01-017-02
	      под опоры мостов на воде
	857,90 
	199,60 
	303,29 
	15,08 
	355,01 
	21,01 

	05-01-017-03
	      в котловане при глубине до 3 м
	820,22 
	232,18 
	278,02 
	14,25 
	310,02 
	24,44 

	05-01-017-04
	      в котловане при глубине до 5 м
	781,93 
	212,42 
	252,82 
	12,11 
	316,69 
	22,36 

	Таблица 05-01-018. Погружение железобетонных свай-колонн длиной до 6 м и до 8 м агрегатами копровыми 

   

	
	Измеритель: 1 м3 свай-колонн

	
	Погружение агрегатами копровыми железобетонных свай-колонн длиной:

	05-01-018-01
	      до 6 м на глубину до 3 м в грунты группы 1
	761,29 
	42,63 
	545,91 
	41,62 
	172,75 
	4,28 

	(403-9129)
	  Сваи-колонны железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1,01)  
	-  

	05-01-018-02
	      до 6 м на глубину до 3 м в грунты группы 2
	757,12 
	45,72 
	550,13 
	41,95 
	161,27 
	4,59 

	(403-9129)
	  Сваи-колонны железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1,03)  
	-  

	05-01-018-03
	      до 6 м на глубину до 4 м в грунты группы 1
	764,21 
	45,02 
	545,91 
	41,62 
	173,28 
	4,52 

	(403-9129)
	  Сваи-колонны железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1,01)  
	-  

	05-01-018-04
	      до 6 м на глубину до 4 м в грунты группы 2
	799,69 
	49,40 
	584,76 
	44,24 
	165,53 
	4,96 

	(403-9129)
	  Сваи-колонны железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1,03)  
	-  

	05-01-018-05
	      до 8 м на глубину до 4 м в грунты группы 1
	602,51 
	30,58 
	415,20 
	30,14 
	156,73 
	3,07 

	(403-9129)
	  Сваи-колонны железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1,01)  
	-  

	05-01-018-06
	      до 8 м на глубину до 4 м в грунты группы 2
	604,51 
	33,47 
	422,17 
	30,63 
	148,87 
	3,36 

	(403-9129)
	  Сваи-колонны железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1,03)  
	-  

	05-01-018-07
	      до 8 м на глубину до 6 м в грунты группы 1
	643,96 
	35,46 
	451,77 
	32,47 
	156,73 
	3,56 

	(403-9129)
	  Сваи-колонны железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1,01)  
	-  

	05-01-018-08
	      до 8 м на глубину до 6 м в грунты группы 2
	672,38 
	38,64 
	484,87 
	34,59 
	148,87 
	3,88 

	(403-9129)
	  Сваи-колонны железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1,03)  
	-  

	Таблица 05-01-019. Погружение железобетонных свай-колонн длиной до 6 м и до 8 м копрами гусеничными 

   

	
	Измеритель: 1 м3 свай-колонн

	
	Погружение копрами гусеничными железобетонных свай-колонн длиной:

	05-01-019-01
	      до 6 м на глубину до 3 м в грунты группы 1
	759,90 
	42,63 
	544,52 
	41,62 
	172,75 
	4,28 

	(403-9129)
	  Сваи-колонны железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1,01)  
	-  

	05-01-019-02
	      до 6 м на глубину до 3 м в грунты группы 2
	755,72 
	45,72 
	548,73 
	41,95 
	161,27 
	4,59 

	(403-9129)
	  Сваи-колонны железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1,03)  
	-  

	05-01-019-03
	      до 6 м на глубину до 4 м в грунты группы 1
	762,82 
	45,02 
	544,52 
	41,62 
	173,28 
	4,52 

	(403-9129)
	  Сваи-колонны железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1,01)  
	-  

	05-01-019-04
	      до 6 м на глубину до 4 м в грунты группы 2
	798,16 
	49,40 
	583,23 
	44,24 
	165,53 
	4,96 

	(403-9129)
	  Сваи-колонны железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1,03)  
	-  

	05-01-019-05
	      до 8 м на глубину до 4 м в грунты группы 1
	602,57 
	30,58 
	415,26 
	30,28 
	156,73 
	3,07 

	(403-9129)
	  Сваи-колонны железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1,01)  
	-  

	05-01-019-06
	      до 8 м на глубину до 4 м в грунты группы 2
	604,55 
	33,47 
	422,21 
	30,76 
	148,87 
	3,36 

	(403-9129)
	  Сваи-колонны железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1,03)  
	-  

	05-01-019-07
	      до 8 м на глубину до 6 м в грунты группы 1
	643,89 
	35,46 
	451,70 
	32,60 
	156,73 
	3,56 

	(403-9129)
	  Сваи-колонны железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1,01)  
	-  

	05-01-019-08
	      до 8 м на глубину до 6 м в грунты группы 2
	672,19 
	38,64 
	484,68 
	34,72 
	148,87 
	3,88 

	(403-9129)
	  Сваи-колонны железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1,03)  
	-  

	Таблица 05-01-020. Погружение железобетонных свай-колонн длиной до 10 м и до 12 м агрегатами копровыми 

   

	
	Измеритель: 1 м3 свай-колонн

	
	Погружение агрегатами копровыми железобетонных свай-колонн длиной:

	05-01-020-01
	      до 10 м на глубину до 6 м в грунты группы 1
	583,68 
	27,49 
	394,86 
	29,54 
	161,33 
	2,76 

	(403-9129)
	  Сваи-колонны железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1,01)  
	-  

	05-01-020-02
	      до 10 м на глубину до 6 м в грунты группы 2
	612,76 
	29,78 
	424,48 
	31,48 
	158,50 
	2,99 

	(403-9129)
	  Сваи-колонны железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1,02)  
	-  

	05-01-020-03
	      до 10 м на глубину до 7 м в грунты группы 1
	649,23 
	32,07 
	455,83 
	33,46 
	161,33 
	3,22 

	(403-9129)
	  Сваи-колонны железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1,01)  
	-  

	05-01-020-04
	      до 10 м на глубину до 7 м в грунты группы 2
	716,79 
	37,15 
	521,14 
	37,58 
	158,50 
	3,73 

	(403-9129)
	  Сваи-колонны железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1,02)  
	-  

	05-01-020-05
	      до 10 м на глубину до 8 м в грунты группы 1
	715,57 
	36,65 
	515,92 
	37,24 
	163,00 
	3,68 

	(403-9129)
	  Сваи-колонны железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1,01)  
	-  

	05-01-020-06
	      до 10 м на глубину до 8 м в грунты группы 2
	822,45 
	44,22 
	607,35 
	43,02 
	170,88 
	4,44 

	(403-9129)
	  Сваи-колонны железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1,02)  
	-  

	05-01-020-07
	      до 12 м на глубину до 6 м в грунты группы 1
	503,44 
	23,41 
	358,47 
	26,09 
	121,56 
	2,35 

	(403-9129)
	  Сваи-колонны железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1,01)  
	-  

	05-01-020-08
	      до 12 м на глубину до 6 м в грунты группы 2
	535,27 
	26,29 
	379,19 
	27,40 
	129,79 
	2,64 

	(403-9129)
	  Сваи-колонны железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1,02)  
	-  

	05-01-020-09
	      до 12 м на глубину до 8 м в грунты группы 1
	571,83 
	29,48 
	420,79 
	29,89 
	121,56 
	2,96 

	(403-9129)
	  Сваи-колонны железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1,01)  
	-  

	05-01-020-10
	      до 12 м на глубину до 8 м в грунты группы 2
	654,84 
	34,76 
	490,29 
	34,14 
	129,79 
	3,49 

	(403-9129)
	  Сваи-колонны железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1,02)  
	-  

	05-01-020-11
	      до 12 м на глубину до 10 м в грунты группы 1
	652,72 
	34,36 
	483,12 
	33,68 
	135,24 
	3,45 

	(403-9129)
	  Сваи-колонны железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1,01)  
	-  

	05-01-020-12
	      до 12 м на глубину до 10 м в грунты группы 2
	796,36 
	45,52 
	597,08 
	40,72 
	153,76 
	4,57 

	(403-9129)
	  Сваи-колонны железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1,02)  
	-  

	Таблица 05-01-021. Погружение железобетонных свай-колонн длиной до 10 м и до 12 м копрами гусеничными 

   

	
	Измеритель: 1 м3 свай-колонн

	
	Погружение копрами гусеничными железобетонных свай-колонн длиной:

	05-01-021-01
	      до 10 м на глубину до 6 м в грунты группы 1
	582,91 
	27,49 
	394,09 
	29,54 
	161,33 
	2,76 

	(403-9129)
	  Сваи-колонны железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1,01)  
	-  

	05-01-021-02
	      до 10 м на глубину до 6 м в грунты группы 2
	611,90 
	29,78 
	423,62 
	31,48 
	158,50 
	2,99 

	(403-9129)
	  Сваи-колонны железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1,02)  
	-  

	05-01-021-03
	      до 10 м на глубину до 7 м в грунты группы 1
	648,25 
	32,07 
	454,85 
	33,46 
	161,33 
	3,22 

	(403-9129)
	  Сваи-колонны железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1,01)  
	-  

	05-01-021-04
	      до 10 м на глубину до 7 м в грунты группы 2
	715,57 
	37,15 
	519,92 
	37,58 
	158,50 
	3,73 

	(403-9129)
	  Сваи-колонны железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1,02)  
	-  

	05-01-021-05
	      до 10 м на глубину до 8 м в грунты группы 1
	685,53 
	36,65 
	514,72 
	37,24 
	134,16 
	3,68 

	(403-9129)
	  Сваи-колонны железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1,01)  
	-  

	05-01-021-06
	      до 10 м на глубину до 8 м в грунты группы 2
	792,06 
	44,22 
	605,81 
	43,02 
	142,03 
	4,44 

	(403-9129)
	  Сваи-колонны железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1,02)  
	-  

	05-01-021-07
	      до 12 м на глубину до 6 м в грунты группы 1
	495,96 
	23,41 
	350,99 
	26,09 
	121,56 
	2,35 

	(403-9129)
	  Сваи-колонны железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1,01)  
	-  

	05-01-021-08
	      до 12 м на глубину до 6 м в грунты группы 2
	527,04 
	26,29 
	370,96 
	27,40 
	129,79 
	2,64 

	(403-9129)
	  Сваи-колонны железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1,02)  
	-  

	05-01-021-09
	      до 12 м на глубину до 8 м в грунты группы 1
	585,02 
	29,18 
	434,28 
	31,38 
	121,56 
	2,93 

	(403-9129)
	  Сваи-колонны железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1,01)  
	-  

	05-01-021-10
	      до 12 м на глубину до 8 м в грунты группы 2
	642,22 
	34,76 
	477,67 
	34,14 
	129,79 
	3,49 

	(403-9129)
	  Сваи-колонны железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1,02)  
	-  

	05-01-021-11
	      до 12 м на глубину до 10 м в грунты группы 1
	640,32 
	34,36 
	470,72 
	33,68 
	135,24 
	3,45 

	(403-9129)
	  Сваи-колонны железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1,01)  
	-  

	05-01-021-12
	      до 12 м на глубину до 10 м в грунты группы 2
	778,48 
	45,52 
	579,18 
	40,59 
	153,78 
	4,57 

	(403-9129)
	  Сваи-колонны железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1,02)  
	-  

	Таблица 05-01-022. Погружение железобетонных свай-колонн длиной до 14 м и до 16 м агрегатами копровыми 

   

	
	Измеритель: 1 м3 свай-колонн

	
	Погружение агрегатами копровыми железобетонных свай-колонн длиной:

	05-01-022-01
	      до 14 м на глубину до 8 м в грунты группы 1
	483,06 
	20,92 
	328,18 
	21,84 
	133,96 
	2,1 

	(403-9129)
	  Сваи-колонны железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1,01)  
	-  

	05-01-022-02
	      до 14 м на глубину до 8 м в грунты группы 2
	537,27 
	24,30 
	361,17 
	23,64 
	151,80 
	2,44 

	(403-9129)
	  Сваи-колонны железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1,02)  
	-  

	05-01-022-03
	      до 14 м на глубину до 10 м в грунты группы 1
	529,98 
	24,10 
	371,92 
	24,16 
	133,96 
	2,42 

	(403-9129)
	  Сваи-колонны железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1,01)  
	-  

	05-01-022-04
	      до 14 м на глубину до 10 м в грунты группы 2
	662,78 
	31,08 
	479,90 
	29,92 
	151,80 
	3,12 

	(403-9129)
	  Сваи-колонны железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1,02)  
	-  

	05-01-022-05
	      до 14 м на глубину до 12 м в грунты группы 1
	556,88 
	26,00 
	396,92 
	25,48 
	133,96 
	2,61 

	(403-9129)
	  Сваи-колонны железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1,01)  
	-  

	05-01-022-06
	      до 14 м на глубину до 12 м в грунты группы 2
	700,93 
	34,86 
	514,27 
	31,72 
	151,80 
	3,5 

	(403-9129)
	  Сваи-колонны железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1,02)  
	-  

	05-01-022-07
	      до 16 м на глубину до 8 м в грунты группы 1
	459,14 
	19,32 
	301,53 
	20,08 
	138,29 
	1,94 

	(403-9129)
	  Сваи-колонны железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1,01)  
	-  

	05-01-022-08
	      до 16 м на глубину до 8 м в грунты группы 2
	526,85 
	22,61 
	348,40 
	22,55 
	155,84 
	2,27 

	(403-9129)
	  Сваи-колонны железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1,02)  
	-  

	05-01-022-09
	      до 16 м на глубину до 10 м в грунты группы 1
	482,81 
	21,12 
	323,40 
	21,23 
	138,29 
	2,12 

	(403-9129)
	  Сваи-колонны железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1,01)  
	-  

	05-01-022-10
	      до 16 м на глубину до 10 м в грунты группы 2
	600,16 
	27,19 
	417,13 
	26,18 
	155,84 
	2,73 

	(403-9129)
	  Сваи-колонны железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1,02)  
	-  

	05-01-022-11
	      до 16 м на глубину до 12 м в грунты группы 1
	547,09 
	22,61 
	348,40 
	22,55 
	176,08 
	2,27 

	(403-9129)
	  Сваи-колонны железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1,01)  
	-  

	05-01-022-12
	      до 16 м на глубину до 12 м в грунты группы 2
	664,56 
	29,58 
	448,38 
	27,82 
	186,60 
	2,97 

	(403-9129)
	  Сваи-колонны железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1,02)  
	-  

	05-01-022-13
	      до 16 м на глубину до 14 м в грунты группы 1
	600,27 
	25,80 
	398,39 
	25,18 
	176,08 
	2,59 

	(403-9129)
	  Сваи-колонны железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1,01)  
	-  

	05-01-022-14
	      до 16 м на глубину до 14 м в грунты группы 2
	720,96 
	32,87 
	501,49 
	30,63 
	186,60 
	3,3 

	(403-9129)
	  Сваи-колонны железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1,02)  
	-  

	Таблица 05-01-023. Погружение железобетонных свай-колонн длиной до 14 м и до 16 м копрами гусеничными 

   

	
	Измеритель: 1 м3 свай-колонн

	
	Погружение копрами гусеничными железобетонных свай-колонн длиной:

	05-01-023-01
	      до 14 м на глубину до 8 м в грунты группы 1
	503,77 
	20,92 
	348,89 
	21,84 
	133,96 
	2,1 

	(403-9129)
	  Сваи-колонны железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1,01)  
	-  

	05-01-023-02
	      до 14 м на глубину до 8 м в грунты группы 2
	561,43 
	24,30 
	385,33 
	23,64 
	151,80 
	2,44 

	(403-9129)
	  Сваи-колонны железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1,02)  
	-  

	05-01-023-03
	      до 14 м на глубину до 10 м в грунты группы 1
	555,52 
	24,10 
	397,46 
	24,16 
	133,96 
	2,42 

	(403-9129)
	  Сваи-колонны железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1,01)  
	-  

	05-01-023-04
	      до 14 м на глубину до 10 м в грунты группы 2
	700,05 
	31,08 
	517,17 
	29,92 
	151,80 
	3,12 

	(403-9129)
	  Сваи-колонны железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1,02)  
	-  

	05-01-023-05
	      до 14 м на глубину до 12 м в грунты группы 1
	585,17 
	26,00 
	425,21 
	25,48 
	133,96 
	2,61 

	(403-9129)
	  Сваи-колонны железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1,01)  
	-  

	05-01-023-06
	      до 14 м на глубину до 12 м в грунты группы 2
	742,00 
	34,86 
	555,34 
	31,72 
	151,80 
	3,5 

	(403-9129)
	  Сваи-колонны железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1,02)  
	-  

	05-01-023-07
	      до 16 м на глубину до 8 м в грунты группы 1
	478,81 
	19,32 
	321,20 
	20,08 
	138,29 
	1,94 

	(403-9129)
	  Сваи-колонны железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1,01)  
	-  

	05-01-023-08
	      до 16 м на глубину до 8 м в грунты группы 2
	551,69 
	22,61 
	373,24 
	22,55 
	155,84 
	2,27 

	(403-9129)
	  Сваи-колонны железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1,02)  
	-  

	05-01-023-09
	      до 16 м на глубину до 10 м в грунты группы 1
	504,90 
	21,12 
	345,49 
	21,23 
	138,29 
	2,12 

	(403-9129)
	  Сваи-колонны железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1,01)  
	-  

	05-01-023-10
	      до 16 м на глубину до 10 м в грунты группы 2
	632,60 
	27,19 
	449,57 
	26,18 
	155,84 
	2,73 

	(403-9129)
	  Сваи-колонны железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1,02)  
	-  

	05-01-023-11
	      до 16 м на глубину до 12 м в грунты группы 1
	571,93 
	22,61 
	373,24 
	22,55 
	176,08 
	2,27 

	(403-9129)
	  Сваи-колонны железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1,01)  
	-  

	05-01-023-12
	      до 16 м на глубину до 12 м в грунты группы 2
	700,45 
	29,58 
	484,27 
	27,82 
	186,60 
	2,97 

	(403-9129)
	  Сваи-колонны железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1,02)  
	-  

	05-01-023-13
	      до 16 м на глубину до 14 м в грунты группы 1
	630,64 
	25,80 
	428,76 
	25,18 
	176,08 
	2,59 

	(403-9129)
	  Сваи-колонны железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1,01)  
	-  

	05-01-023-14
	      до 16 м на глубину до 14 м в грунты группы 2
	762,72 
	32,87 
	543,25 
	30,63 
	186,60 
	3,3 

	(403-9129)
	  Сваи-колонны железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1,02)  
	-  

	Таблица 05-01-024. Погружение безростверковых железобетонных свай агрегатами копровыми 

   

	
	Измеритель: 1 м3 свай

	
	Погружение агрегатами копровыми безростверковых железобетонных свай длиной:

	05-01-024-01
	      до 6 м в грунты группы 1
	813,03 
	52,09 
	641,79 
	48,99 
	119,15 
	5,23 

	(403-9133)
	  Сваи железобетонные безростверковые, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1,01)  
	-  

	05-01-024-02
	      до 6 м в грунты группы 2
	902,28 
	57,37 
	724,44 
	54,55 
	120,47 
	5,76 

	(403-9133)
	  Сваи железобетонные безростверковые, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1,03)  
	-  

	05-01-024-03
	      до 8 м в грунты группы 1
	795,82 
	49,20 
	666,11 
	47,40 
	80,51 
	4,94 

	(403-9133)
	  Сваи железобетонные безростверковые, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1,01)  
	-  

	05-01-024-04
	      до 8 м в грунты группы 2
	960,64 
	61,05 
	807,18 
	56,33 
	92,41 
	6,13 

	(403-9133)
	  Сваи железобетонные безростверковые, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1,03)  
	-  

	05-01-024-05
	      до 12 м в грунты группы 1
	686,32 
	38,94 
	585,98 
	40,53 
	61,40 
	3,91 

	(403-9133)
	  Сваи железобетонные безростверковые, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1,01)  
	-  

	05-01-024-06
	      до 12 м в грунты группы 2
	854,74 
	53,29 
	739,48 
	49,89 
	61,97 
	5,35 

	(403-9133)
	  Сваи железобетонные безростверковые, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1,02)  
	-  

	05-01-024-07
	      до 16 м в грунты группы 1
	491,36 
	28,29 
	414,38 
	25,90 
	48,69 
	2,84 

	(403-9133)
	  Сваи железобетонные безростверковые, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1,01)  
	-  

	05-01-024-08
	      до 16 м в грунты группы 2
	629,44 
	36,75 
	542,48 
	32,66 
	50,21 
	3,69 

	(403-9133)
	  Сваи железобетонные безростверковые, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1,02)  
	-  

	Таблица 05-01-025. Погружение безростверковых железобетонных свай копрами гусеничными 

   

	
	Измеритель: 1 м3 свай

	
	Погружение копрами гусеничными безростверковых железобетонных свай длиной:

	05-01-025-01
	      до 6 м в грунты группы 1
	815,86 
	52,09 
	644,62 
	49,54 
	119,15 
	5,23 

	(403-9133)
	  Сваи железобетонные безростверковые, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1,01)  
	-  

	05-01-025-02
	      до 6 м в грунты группы 2
	904,81 
	57,37 
	726,97 
	55,10 
	120,47 
	5,76 

	(403-9133)
	  Сваи железобетонные безростверковые, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1,03)  
	-  

	05-01-025-03
	      до 8 м в грунты группы 1
	793,99 
	49,20 
	664,28 
	47,40 
	80,51 
	4,94 

	(403-9133)
	  Сваи железобетонные безростверковые, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1,01)  
	-  

	05-01-025-04
	      до 8 м в грунты группы 2
	958,30 
	61,05 
	804,84 
	56,33 
	92,41 
	6,13 

	(403-9133)
	  Сваи железобетонные безростверковые, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1,03)  
	-  

	05-01-025-05
	      до 12 м в грунты группы 1
	670,07 
	38,94 
	569,73 
	40,53 
	61,40 
	3,91 

	(403-9133)
	  Сваи железобетонные безростверковые, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1,01)  
	-  

	05-01-025-06
	      до 12 м в грунты группы 2
	833,57 
	53,29 
	717,24 
	49,89 
	63,04 
	5,35 

	(403-9133)
	  Сваи железобетонные безростверковые, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1,02)  
	-  

	05-01-025-07
	      до 16 м в грунты группы 1
	524,14 
	28,29 
	447,16 
	25,90 
	48,69 
	2,84 

	(403-9133)
	  Сваи железобетонные безростверковые, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1,01)  
	-  

	05-01-025-08
	      до 16 м в грунты группы 2
	676,37 
	36,75 
	589,41 
	32,66 
	50,21 
	3,69 

	(403-9133)
	  Сваи железобетонные безростверковые, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1,02)  
	-  

	Таблица 05-01-026. Установка железобетонных насадок-стаканов 

   

	
	Измеритель: 1 насадка-стакан

	05-01-026-01
	Установка железобетонных насадок-стаканов
	108,95 
	45,19 
	63,76 
	7,72 
	0,00 
	5,38 

	(401-0006)
	  Бетон тяжелый, класс В15 (М200), (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(403-9022)
	  Конструкции сборные железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	Таблица 05-01-027. Погружение одиночных составных железобетонных свай 

   

	
	Измеритель: 1 м3 составных свай

	
	Погружение одиночных составных железобетонных свай длиной:

	05-01-027-01
	      до 20 м в грунты группы 1
	2761,06 
	61,28 
	2597,42 
	132,46 
	102,36 
	5,99 

	(113-9050)
	  Материалы для гидроизоляции стыка, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(204-9002)
	  Детали закладные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(403-9132)
	  Сваи железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1,01)  
	-  

	05-01-027-02
	      до 20 м в грунты группы 2
	3097,02 
	67,42 
	2882,24 
	147,34 
	147,36 
	6,59 

	(113-9050)
	  Материалы для гидроизоляции стыка, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(204-9002)
	  Детали закладные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(403-9132)
	  Сваи железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1,02)  
	-  

	05-01-027-03
	      свыше 20 м в грунты группы 1
	2925,62 
	53,09 
	2541,09 
	123,39 
	331,44 
	5,19 

	(113-9050)
	  Материалы для гидроизоляции стыка, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(204-9002)
	  Детали закладные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(403-9132)
	  Сваи железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1,01)  
	-  

	05-01-027-04
	      свыше 20 м в грунты группы 2
	3223,62 
	59,85 
	2829,79 
	136,79 
	333,98 
	5,85 

	(113-9050)
	  Материалы для гидроизоляции стыка, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(204-9002)
	  Детали закладные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(403-9132)
	  Сваи железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1,02)  
	-  

	Таблица 05-01-028. Устройство буронабивных свай в сухих устойчивых грунтах с бурением скважин вращательным (ковшовым) способом 

   

	
	Измеритель: 1 м3 конструктивного объема свай

	
	Устройство буронабивных свай в сухих устойчивых грунтах 1-3 групп с бурением скважин вращательным (ковшевым) способом диаметром:

	05-01-028-01
	      до 1000 мм, длина свай до 12 м
	912,02 
	23,84 
	107,01 
	10,58 
	781,17 
	2,45 

	(109-9101)
	  Расход бурового инструмента, (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(204-9120)
	  Каркасы арматурные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	05-01-028-02
	      до 1000 мм, длина свай до 24 м
	990,01 
	34,47 
	158,61 
	15,86 
	796,93 
	3,42 

	(109-9101)
	  Расход бурового инструмента, (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(204-9120)
	  Каркасы арматурные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	05-01-028-03
	      до 1200 мм, длина свай до 12 м
	890,48 
	21,50 
	91,09 
	9,02 
	777,89 
	2,21 

	(109-9101)
	  Расход бурового инструмента, (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(204-9120)
	  Каркасы арматурные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	05-01-028-04
	      до 1200 мм, длина свай до 24 м
	967,56 
	31,95 
	140,48 
	14,27 
	795,13 
	3,17 

	(109-9101)
	  Расход бурового инструмента, (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(204-9120)
	  Каркасы арматурные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	Таблица 05-01-029. Устройство железобетонных буронабивных свай с бурением скважин вращательным (шнековым) способом 

   

	
	Измеритель: 1 м3 конструктивного объема свай

	
	Устройство железобетонных буронабивных свай с бурением скважин вращательным (шнековым) способом в грунтах:

	05-01-029-01
	      1 группы диаметром до 600 мм, длина свай до 12 м
	986,77 
	26,95 
	135,98 
	11,01 
	823,84 
	2,77 

	(109-9101)
	  Расход бурового инструмента, (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(204-9120)
	  Каркасы арматурные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	05-01-029-02
	      1 группы диаметром до 600 мм, длина свай до 24 м
	1079,56 
	42,25 
	227,40 
	18,47 
	809,91 
	4,13 

	(109-9101)
	  Расход бурового инструмента, (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(204-9120)
	  Каркасы арматурные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	05-01-029-03
	      2 группы диаметром до 600 мм, длина свай до 12 м
	1024,62 
	31,43 
	169,35 
	13,05 
	823,84 
	3,23 

	(109-9101)
	  Расход бурового инструмента, (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(204-9120)
	  Каркасы арматурные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	05-01-029-04
	      2 группы диаметром до 600 мм, длина свай до 24 м
	1127,55 
	47,98 
	269,66 
	21,04 
	809,91 
	4,69 

	(109-9101)
	  Расход бурового инструмента, (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(204-9120)
	  Каркасы арматурные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	05-01-029-05
	      3 группы диаметром до 600 мм, длина свай до 12 м
	1074,55 
	36,88 
	213,83 
	15,76 
	823,84 
	3,79 

	(109-9101)
	  Расход бурового инструмента, (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(204-9120)
	  Каркасы арматурные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	05-01-029-06
	      3 группы диаметром до 600 мм, длина свай до 24 м
	1177,55 
	53,50 
	314,14 
	23,74 
	809,91 
	5,23 

	(109-9101)
	  Расход бурового инструмента, (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(204-9120)
	  Каркасы арматурные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	05-01-029-07
	      1 группы диаметром до 600/1600 мм, длина свай до 12 м
	1067,09 
	39,80 
	224,76 
	17,11 
	802,53 
	4,09 

	(109-9101)
	  Расход бурового инструмента, (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(204-9120)
	  Каркасы арматурные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	05-01-029-08
	      1 группы диаметром до 600/1600 мм, длина свай до 24 м
	1101,86 
	48,90 
	265,02 
	21,45 
	787,94 
	4,78 

	(109-9101)
	  Расход бурового инструмента, (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(204-9120)
	  Каркасы арматурные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	05-01-029-09
	      2 группы диаметром до 600/1600 мм, длина свай до 12 м
	1139,57 
	47,77 
	289,27 
	21,04 
	802,53 
	4,91 

	(109-9101)
	  Расход бурового инструмента, (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(204-9120)
	  Каркасы арматурные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	05-01-029-10
	      2 группы диаметром до 600/1600 мм, длина свай до 24 м
	1167,26 
	56,47 
	322,85 
	24,98 
	787,94 
	5,52 

	(109-9101)
	  Расход бурового инструмента, (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(204-9120)
	  Каркасы арматурные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	05-01-029-11
	      3 группы диаметром до 600/1600 мм, длина свай до 12 м
	1229,96 
	58,09 
	369,34 
	25,92 
	802,53 
	5,97 

	(109-9101)
	  Расход бурового инструмента, (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(204-9120)
	  Каркасы арматурные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	05-01-029-12
	      3 группы диаметром до 600/1600 мм, длина свай до 24 м
	1238,13 
	65,06 
	385,13 
	28,76 
	787,94 
	6,36 

	(109-9101)
	  Расход бурового инструмента, (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(204-9120)
	  Каркасы арматурные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	Таблица 05-01-030. Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром до 630 мм с бурением скважин ударно-канатным способом 

   

	
	Измеритель: 1 м3 конструктивного объема свай

	
	Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром до 630 мм с бурением скважин ударно-канатным способом в грунтах группы:

	05-01-030-01
	      1-2
	910,88 
	81,75 
	805,22 
	68,75 
	23,91 
	8,11 

	(103-9080)
	  Трубы стальные обсадные, (м)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(109-9101)
	  Расход бурового инструмента, (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(204-9120)
	  Каркасы арматурные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(401-9021)
	  Бетон, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	05-01-030-02
	      3
	1549,31 
	140,52 
	1384,88 
	118,80 
	23,91 
	13,94 

	(103-9080)
	  Трубы стальные обсадные, (м)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(109-9101)
	  Расход бурового инструмента, (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(204-9120)
	  Каркасы арматурные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(401-9021)
	  Бетон, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	05-01-030-03
	      4
	2828,03 
	259,96 
	2544,16 
	218,79 
	23,91 
	25,79 

	(103-9080)
	  Трубы стальные обсадные, (м)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(109-9101)
	  Расход бурового инструмента, (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(204-9120)
	  Каркасы арматурные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(401-9021)
	  Бетон, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	05-01-030-04
	      5
	5001,35 
	464,39 
	4513,05 
	388,74 
	23,91 
	46,07 

	(103-9080)
	  Трубы стальные обсадные, (м)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(109-9101)
	  Расход бурового инструмента, (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(204-9120)
	  Каркасы арматурные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(401-9021)
	  Бетон, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	05-01-030-05
	      6
	8091,75 
	754,79 
	7313,05 
	630,44 
	23,91 
	74,88 

	(103-9080)
	  Трубы стальные обсадные, (м)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(109-9101)
	  Расход бурового инструмента, (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(204-9120)
	  Каркасы арматурные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(401-9021)
	  Бетон, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	05-01-030-06
	      7
	10932,83 
	1016,87 
	9892,05 
	853,05 
	23,91 
	100,88 

	(103-9080)
	  Трубы стальные обсадные, (м)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(109-9101)
	  Расход бурового инструмента, (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(204-9120)
	  Каркасы арматурные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(401-9021)
	  Бетон, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	Таблица 05-01-031. Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром до 720 мм с бурением скважин ударно-канатным способом 

   

	
	Измеритель: 1 м3 конструктивного объема свай

	
	Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром до 720 мм с бурением скважин ударно-канатным способом в грунтах группы:

	05-01-031-01
	      1-2
	695,52 
	59,17 
	606,52 
	49,92 
	29,83 
	5,87 

	(103-9080)
	  Трубы стальные обсадные, (м)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(109-9101)
	  Расход бурового инструмента, (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(204-9120)
	  Каркасы арматурные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(401-9021)
	  Бетон, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	05-01-031-02
	      3
	1234,85 
	107,96 
	1097,06 
	90,98 
	29,83 
	10,71 

	(103-9080)
	  Трубы стальные обсадные, (м)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(109-9101)
	  Расход бурового инструмента, (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(204-9120)
	  Каркасы арматурные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(401-9021)
	  Бетон, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	05-01-031-03
	      4
	2284,37 
	203,41 
	2051,13 
	170,91 
	29,83 
	20,18 

	(103-9080)
	  Трубы стальные обсадные, (м)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(109-9101)
	  Расход бурового инструмента, (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(204-9120)
	  Каркасы арматурные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(401-9021)
	  Бетон, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	05-01-031-04
	      5
	4156,13 
	373,16 
	3753,14 
	313,58 
	29,83 
	37,02 

	(103-9080)
	  Трубы стальные обсадные, (м)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(109-9101)
	  Расход бурового инструмента, (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(204-9120)
	  Каркасы арматурные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(401-9021)
	  Бетон, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	05-01-031-05
	      6
	6726,98 
	608,03 
	6089,12 
	509,32 
	29,83 
	60,32 

	(103-9080)
	  Трубы стальные обсадные, (м)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(109-9101)
	  Расход бурового инструмента, (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(204-9120)
	  Каркасы арматурные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(401-9021)
	  Бетон, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	05-01-031-06
	      7
	9141,79 
	828,17 
	8283,79 
	693,18 
	29,83 
	82,16 


	(103-9080)
	  Трубы стальные обсадные, (м)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(109-9101)
	  Расход бурового инструмента, (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(204-9120)
	  Каркасы арматурные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(401-9021)
	  Бетон, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	Таблица 05-01-032. Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром до 820 мм с бурением скважин ударно-канатным способом 

   

	
	Измеритель: 1 м3 конструктивного объема свай

	
	Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром до 820 мм с бурением скважин ударно-канатным способом в грунтах группы:

	05-01-032-01
	      1-2
	624,42 
	51,00 
	519,92 
	42,69 
	53,50 
	5,06 

	(103-9080)
	  Трубы стальные обсадные, (м)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(109-9101)
	  Расход бурового инструмента, (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(204-9120)
	  Каркасы арматурные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(401-9021)
	  Бетон, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	05-01-032-02
	      3
	1047,74 
	88,80 
	905,44 
	75,02 
	53,50 
	8,81 

	(103-9080)
	  Трубы стальные обсадные, (м)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(109-9101)
	  Расход бурового инструмента, (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(204-9120)
	  Каркасы арматурные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(401-9021)
	  Бетон, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	05-01-032-03
	      4
	1856,79 
	162,49 
	1640,80 
	136,67 
	53,50 
	16,12 

	(103-9080)
	  Трубы стальные обсадные, (м)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(109-9101)
	  Расход бурового инструмента, (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(204-9120)
	  Каркасы арматурные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(401-9021)
	  Бетон, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	05-01-032-04
	      5
	3469,76 
	309,25 
	3107,01 
	259,57 
	53,50 
	30,68 

	(103-9080)
	  Трубы стальные обсадные, (м)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(109-9101)
	  Расход бурового инструмента, (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(204-9120)
	  Каркасы арматурные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(401-9021)
	  Бетон, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	05-01-032-05
	      6
	5913,70 
	531,52 
	5328,68 
	445,76 
	53,50 
	52,73 

	(103-9080)
	  Трубы стальные обсадные, (м)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(109-9101)
	  Расход бурового инструмента, (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(204-9120)
	  Каркасы арматурные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(401-9021)
	  Бетон, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	05-01-032-06
	      7
	7843,16 
	707,62 
	7082,04 
	592,66 
	53,50 
	70,2 

	(103-9080)
	  Трубы стальные обсадные, (м)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(109-9101)
	  Расход бурового инструмента, (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(204-9120)
	  Каркасы арматурные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(401-9021)
	  Бетон, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	Таблица 05-01-033. Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром до 1020 мм с бурением скважин ударно-канатным способом 

   

	
	Измеритель: 1 м3 конструктивного объема свай

	
	Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром до 1020 мм с бурением скважин ударно-канатным способом в грунтах группы:

	05-01-033-01
	      1-2
	550,72 
	43,14 
	443,46 
	36,28 
	64,12 
	4,28 

	(103-9080)
	  Трубы стальные обсадные, (м)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(109-9101)
	  Расход бурового инструмента, (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(201-9370)
	  Кондуктор инвентарный металлический, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(204-9120)
	  Каркасы арматурные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(401-9021)
	  Бетон, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	05-01-033-02
	      3
	964,24 
	80,34 
	819,68 
	67,79 
	64,22 
	7,97 

	(103-9080)
	  Трубы стальные обсадные, (м)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(109-9101)
	  Расход бурового инструмента, (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(201-9370)
	  Кондуктор инвентарный металлический, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(204-9120)
	  Каркасы арматурные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(401-9021)
	  Бетон, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	05-01-033-03
	      4
	1810,00 
	157,25 
	1588,34 
	132,31 
	64,41 
	15,6 

	(103-9080)
	  Трубы стальные обсадные, (м)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(109-9101)
	  Расход бурового инструмента, (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(201-9370)
	  Кондуктор инвентарный металлический, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(204-9120)
	  Каркасы арматурные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(401-9021)
	  Бетон, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	05-01-033-04
	      5
	3328,55 
	295,65 
	2968,13 
	247,84 
	64,77 
	29,33 

	(103-9080)
	  Трубы стальные обсадные, (м)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(109-9101)
	  Расход бурового инструмента, (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(201-9370)
	  Кондуктор инвентарный металлический, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(204-9120)
	  Каркасы арматурные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(401-9021)
	  Бетон, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	05-01-033-05
	      6
	5298,16 
	474,87 
	4758,06 
	397,88 
	65,23 
	47,11 

	(103-9080)
	  Трубы стальные обсадные, (м)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(109-9101)
	  Расход бурового инструмента, (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(201-9370)
	  Кондуктор инвентарный металлический, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(204-9120)
	  Каркасы арматурные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(401-9021)
	  Бетон, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	05-01-033-06
	      7
	7533,27 
	666,69 
	6800,85 
	568,52 
	65,73 
	66,14 

	(103-9080)
	  Трубы стальные обсадные, (м)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(109-9101)
	  Расход бурового инструмента, (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(201-9370)
	  Кондуктор инвентарный металлический, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(204-9120)
	  Каркасы арматурные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(401-9021)
	  Бетон, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	Таблица 05-01-034. Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 500-600 мм в устойчивых грунтах 2 группы установкой СБУ 

   

	
	Измеритель: 1 м3 конструктивного объема свай

	
	Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 500-600 мм в устойчивых грунтах 2 группы установкой СБУ, длина свай:

	05-01-034-01
	      до 12 м
	1652,76 
	125,62 
	947,26 
	52,77 
	579,88 
	11,43 

	(109-9101)
	  Расход бурового инструмента, (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(204-9120)
	  Каркасы арматурные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	05-01-034-02
	      до 25 м
	1883,66 
	144,08 
	1150,21 
	64,31 
	589,37 
	13,11 

	(109-9101)
	  Расход бурового инструмента, (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(204-9120)
	  Каркасы арматурные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	05-01-034-03
	      более 25 м
	2029,93 
	158,04 
	1277,78 
	71,57 
	594,11 
	14,38 

	(109-9101)
	  Расход бурового инструмента, (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(204-9120)
	  Каркасы арматурные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	Таблица 05-01-035. Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 700-800 мм в устойчивых грунтах 2 группы установкой СБУ 

   

	
	Измеритель: 1 м3 конструктивного объема свай

	
	Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 700-800 мм в устойчивых грунтах 2 группы установкой СБУ, длина свай:

	05-01-035-01
	      до 12 м
	1394,96 
	87,59 
	709,56 
	39,25 
	597,81 
	7,97 

	(109-9101)
	  Расход бурового инструмента, (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(204-9120)
	  Каркасы арматурные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	05-01-035-02
	      до 25 м
	1550,24 
	103,09 
	831,60 
	46,17 
	615,55 
	9,38 

	(109-9101)
	  Расход бурового инструмента, (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(204-9120)
	  Каркасы арматурные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	05-01-035-03
	      более 25 м
	1641,88 
	112,10 
	904,25 
	50,29 
	625,53 
	10,2 

	(109-9101)
	  Расход бурового инструмента, (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(204-9120)
	  Каркасы арматурные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	Таблица 05-01-036. Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 900-1000 мм в устойчивых грунтах 2 группы установкой СБУ 

   

	
	Измеритель: 1 м3 конструктивного объема свай

	
	Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 900-1000 мм в устойчивых грунтах 2 группы установкой СБУ, длина свай:

	05-01-036-01
	      до 12 м
	1296,15 
	77,26 
	625,52 
	34,46 
	593,37 
	7,03 

	(109-9101)
	  Расход бурового инструмента, (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(204-9120)
	  Каркасы арматурные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	05-01-036-02
	      до 25 м
	1465,74 
	93,85 
	756,34 
	41,88 
	615,55 
	8,54 

	(109-9101)
	  Расход бурового инструмента, (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(204-9120)
	  Каркасы арматурные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	05-01-036-03
	      более 25 м
	1564,57 
	104,08 
	838,29 
	46,50 
	622,20 
	9,47 

	(109-9101)
	  Расход бурового инструмента, (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(204-9120)
	  Каркасы арматурные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	Таблица 05-01-037. Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 500-600 мм с уширением до 1400 мм в устойчивых грунтах 2 группы установкой СБУ 

   

	
	Измеритель: 1 м3 конструктивного объема свай

	
	Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 500-600 мм с уширением до 1400 мм в устойчивых грунтах 2 группы установкой СБУ, длина свай:

	05-01-037-01
	      до 12 м
	1641,29 
	117,26 
	940,59 
	52,44 
	583,44 
	10,67 

	(109-9101)
	  Расход бурового инструмента, (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(204-9120)
	  Каркасы арматурные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	05-01-037-02
	      до 25 м
	1811,97 
	133,86 
	1085,78 
	60,68 
	592,33 
	12,18 

	(109-9101)
	  Расход бурового инструмента, (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  


	(204-9120)
	  Каркасы арматурные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	05-01-037-03
	      более 25 м
	1990,44 
	154,30 
	1242,62 
	69,59 
	593,52 
	14,04 

	(109-9101)
	  Расход бурового инструмента, (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(204-9120)
	  Каркасы арматурные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	Таблица 05-01-038. Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 700-800 мм с уширением до 1800 мм в устойчивых грунтах 2 группы установкой СБУ 

   

	
	Измеритель: 1 м3 конструктивного объема свай

	
	Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 700-800 мм с уширением до 1800 мм в устойчивых грунтах 2 группы установкой СБУ, длина свай:

	05-01-038-01
	      до 12 м
	1421,26 
	88,58 
	711,59 
	39,41 
	621,09 
	8,06 

	(109-9101)
	  Расход бурового инструмента, (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(204-9120)
	  Каркасы арматурные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	05-01-038-02
	      до 25 м
	1581,36 
	104,19 
	839,45 
	46,67 
	637,72 
	9,48 

	(109-9101)
	  Расход бурового инструмента, (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(204-9120)
	  Каркасы арматурные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	05-01-038-03
	      более 25 м
	1706,98 
	117,04 
	941,13 
	52,44 
	648,81 
	10,65 

	(109-9101)
	  Расход бурового инструмента, (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(204-9120)
	  Каркасы арматурные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	Таблица 05-01-039. Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 900-1000 мм с уширением до 1800 мм в устойчивых грунтах 2 группы установкой СБУ 

   

	
	Измеритель: 1 м3 конструктивного объема свай

	
	Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 900-1000 мм с уширением до 1800 мм в устойчивых грунтах 2 группы установкой СБУ, длина свай:

	05-01-039-01
	      до 12 м
	1290,92 
	76,05 
	615,95 
	33,97 
	598,92 
	6,92 

	(109-9101)
	  Расход бурового инструмента, (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(204-9120)
	  Каркасы арматурные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	05-01-039-02
	      до 25 м
	1493,62 
	96,27 
	772,93 
	42,87 
	624,42 
	8,76 

	(109-9101)
	  Расход бурового инструмента, (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(204-9120)
	  Каркасы арматурные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	05-01-039-03
	      более 25 м
	1535,19 
	99,46 
	799,11 
	44,36 
	636,62 
	9,05 

	(109-9101)
	  Расход бурового инструмента, (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(204-9120)
	  Каркасы арматурные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	Таблица 05-01-040. Устройство железобетонных буронабивных свай в неустойчивых грунтах вращательным (роторным) способом бурения скважин с подачей глинистого раствора 

   

	
	Измеритель: 1 м3 конструктивного объема свай

	
	Устройство железобетонных буронабивных свай вращательным (роторным) способом бурения скважин с подачей глинистого раствора диаметром:

	05-01-040-01
	      600 мм в неустойчивых грунтах группы 1
	1336,34 
	67,18 
	405,60 
	44,49 
	863,56 
	6,82 

	(101-9700)
	  Химреагенты, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(109-9101)
	  Расход бурового инструмента, (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(204-9120)
	  Каркасы арматурные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(407-0002)
	  Глина, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	05-01-040-02
	      600 мм в неустойчивых грунтах группы 2
	1634,48 
	77,42 
	691,39 
	74,93 
	865,67 
	7,86 

	(101-9700)
	  Химреагенты, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(109-9101)
	  Расход бурового инструмента, (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(204-9120)
	  Каркасы арматурные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(407-0002)
	  Глина, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	05-01-040-03
	      600 мм в неустойчивых грунтах группы 3
	1898,46 
	91,31 
	946,76 
	102,49 
	860,39 
	9,27 

	(101-9700)
	  Химреагенты, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(109-9101)
	  Расход бурового инструмента, (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(204-9120)
	  Каркасы арматурные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(407-0002)
	  Глина, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	05-01-040-04
	      800 мм в неустойчивых грунтах группы 1
	1311,80 
	60,58 
	356,83 
	39,28 
	894,39 
	6,15 

	(101-9700)
	  Химреагенты, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(109-9101)
	  Расход бурового инструмента, (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(204-9120)
	  Каркасы арматурные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(407-0002)
	  Глина, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	05-01-040-05
	      800 мм в неустойчивых грунтах группы 2
	1468,17 
	67,57 
	506,21 
	55,69 
	894,39 
	6,86 

	(101-9700)
	  Химреагенты, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(109-9101)
	  Расход бурового инструмента, (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(204-9120)
	  Каркасы арматурные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(407-0002)
	  Глина, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	05-01-040-06
	      800 мм в неустойчивых грунтах группы 3
	1627,41 
	76,34 
	665,13 
	73,05 
	885,94 
	7,75 

	(101-9700)
	  Химреагенты, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(109-9101)
	  Расход бурового инструмента, (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(204-9120)
	  Каркасы арматурные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(407-0002)
	  Глина, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	05-01-040-07
	      до 600/1600 мм в неустойчивых грунтах группы 1
	1436,70 
	68,46 
	493,94 
	53,63 
	874,30 
	6,95 

	(101-9700)
	  Химреагенты, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(109-9101)
	  Расход бурового инструмента, (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(204-9120)
	  Каркасы арматурные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(407-0002)
	  Глина, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	05-01-040-08
	      до 600/1600 мм в неустойчивых грунтах группы 2
	1666,01 
	79,88 
	711,83 
	77,09 
	874,30 
	8,11 

	(101-9700)
	  Химреагенты, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(109-9101)
	  Расход бурового инструмента, (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(204-9120)
	  Каркасы арматурные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(407-0002)
	  Глина, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	05-01-040-09
	      до 600/1600 мм в неустойчивых грунтах группы 3
	1961,35 
	92,89 
	994,16 
	107,41 
	874,30 
	9,43 

	(101-9700)
	  Химреагенты, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(109-9101)
	  Расход бурового инструмента, (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(204-9120)
	  Каркасы арматурные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(407-0002)
	  Глина, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	05-01-040-10
	      до 800/1600 мм в неустойчивых грунтах группы 1
	1384,78 
	59,59 
	364,40 
	40,03 
	960,79 
	6,05 

	(101-9700)
	  Химреагенты, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(109-9101)
	  Расход бурового инструмента, (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(204-9120)
	  Каркасы арматурные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(407-0002)
	  Глина, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	05-01-040-11
	      до 800/1600 мм в неустойчивых грунтах группы 2
	1526,40 
	65,90 
	499,71 
	54,94 
	960,79 
	6,69 

	(101-9700)
	  Химреагенты, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(109-9101)
	  Расход бурового инструмента, (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(204-9120)
	  Каркасы арматурные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(407-0002)
	  Глина, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	05-01-040-12
	      до 800/1600 мм в неустойчивых грунтах группы 3
	1711,03 
	73,58 
	676,66 
	76,63 
	960,79 
	7,47 

	(101-9700)
	  Химреагенты, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(109-9101)
	  Расход бурового инструмента, (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(204-9120)
	  Каркасы арматурные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(407-0002)
	  Глина, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	Таблица 05-01-041. Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 500-600 мм в неустойчивых водонасыщенных грунтах 2 группы установкой СБУ 

   

	
	Измеритель: 1 м3 конструктивного объема свай

	
	Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 500-600 мм в неустойчивых водонасыщенных грунтах 2 группы установкой СБУ, длина свай:

	05-01-041-01
	      до 12 м
	3236,22 
	196,28 
	2300,05 
	190,43 
	739,89 
	17,86 

	(109-9101)
	  Расход бурового инструмента, (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(204-9120)
	  Каркасы арматурные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	05-01-041-02
	      до 25 м
	3638,67 
	225,62 
	2651,06 
	219,43 
	761,99 
	20,53 

	(109-9101)
	  Расход бурового инструмента, (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(204-9120)
	  Каркасы арматурные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	05-01-041-03
	      более 25 м
	4117,10 
	262,66 
	3077,74 
	254,68 
	776,70 
	23,9 

	(109-9101)
	  Расход бурового инструмента, (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(204-9120)
	  Каркасы арматурные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	Таблица 05-01-042. Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 700-800 мм в неустойчивых водонасыщенных грунтах 2 группы установкой СБУ 

   

	
	Измеритель: 1 м3 конструктивного объема свай

	
	Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 700-800 мм в неустойчивых водонасыщенных грунтах 2 группы установкой СБУ, длина свай:

	05-01-042-01
	      до 12 м
	2692,19 
	151,66 
	1771,85 
	147,50 
	768,68 
	13,8 

	(109-9101)
	  Расход бурового инструмента, (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(204-9120)
	  Каркасы арматурные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	05-01-042-02
	      до 25 м
	2865,66 
	164,41 
	1922,85 
	159,87 
	778,40 
	14,96 

	(109-9101)
	  Расход бурового инструмента, (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(204-9120)
	  Каркасы арматурные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	05-01-042-03
	      более 25 м
	3146,28 
	184,85 
	2158,53 
	179,31 
	802,90 
	16,82 

	(109-9101)
	  Расход бурового инструмента, (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(204-9120)
	  Каркасы арматурные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	Таблица 05-01-043. Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 900-1000 мм в неустойчивых водонасыщенных грунтах 2 группы установкой СБУ 

   

	
	Измеритель: 1 м3 конструктивного объема свай

	
	Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 900-1000 мм в неустойчивых водонасыщенных грунтах 2 группы установкой СБУ, длина свай:

	05-01-043-01
	      до 12 м
	1866,19 
	135,18 
	1567,77 
	130,67 
	163,24 
	12,3 

	(109-9101)
	  Расход бурового инструмента, (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(204-9120)
	  Каркасы арматурные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(401-9001)
	  Бетонные смеси готовые к употреблению, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1,26)  
	-  

	05-01-043-02
	      до 25 м
	2166,94 
	156,83 
	1825,59 
	151,99 
	184,52 
	14,27 

	(109-9101)
	  Расход бурового инструмента, (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(204-9120)
	  Каркасы арматурные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(401-9001)
	  Бетонные смеси готовые к употреблению, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1,26)  
	-  

	05-01-043-03
	      более 25 м
	2389,90 
	173,42 
	2021,19 
	168,14 
	195,29 
	15,78 

	(109-9101)
	  Расход бурового инструмента, (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(204-9120)
	  Каркасы арматурные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(401-9001)
	  Бетонные смеси готовые к употреблению, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1,26)  
	-  

	Таблица 05-01-044. Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 500-600 мм с уширением до 1400 мм в неустойчивых водонасыщенных грунтах 2 группы установкой СБУ 

   

	
	Измеритель: 1 м3 конструктивного объема свай

	
	Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 500-600 мм с уширением до 1400 мм в неустойчивых водонасыщенных грунтах 2 группы установкой СБУ, длина свай:

	05-01-044-01
	      до 12 м
	3158,77 
	189,91 
	2218,95 
	183,74 
	749,91 
	17,28 

	(109-9101)
	  Расход бурового инструмента, (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(204-9120)
	  Каркасы арматурные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	05-01-044-02
	      до 25 м
	3458,57 
	211,67 
	2476,67 
	204,90 
	770,23 
	19,26 

	(109-9101)
	  Расход бурового инструмента, (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(204-9120)
	  Каркасы арматурные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	05-01-044-03
	      более 25 м
	3840,99 
	237,16 
	2813,87 
	232,69 
	789,96 
	21,58 

	(109-9101)
	  Расход бурового инструмента, (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(204-9120)
	  Каркасы арматурные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	Таблица 05-01-045. Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 700-800 мм с уширением до 1800 мм в неустойчивых водонасыщенных грунтах 2 группы установкой СБУ 

   

	
	Измеритель: 1 м3 конструктивного объема свай

	
	Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 700-800 мм с уширением до 1800 мм в неустойчивых водонасыщенных грунтах 2 группы установкой СБУ, длина свай:

	05-01-045-01
	      до 12 м
	2724,60 
	150,45 
	1748,44 
	145,44 
	825,71 
	13,69 

	(109-9101)
	  Расход бурового инструмента, (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(204-9120)
	  Каркасы арматурные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	05-01-045-02
	      до 25 м
	2969,38 
	165,73 
	1935,02 
	160,84 
	868,63 
	15,08 

	(109-9101)
	  Расход бурового инструмента, (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(204-9120)
	  Каркасы арматурные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	05-01-045-03
	      более 25 м
	3259,30 
	184,85 
	2174,82 
	180,64 
	899,63 
	16,82 

	(109-9101)
	  Расход бурового инструмента, (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(204-9120)
	  Каркасы арматурные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	Таблица 05-01-046. Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 900-1000 мм с уширением до 1800 мм в неустойчивых водонасыщенных грунтах 2 группы установкой СБУ 

   

	
	Измеритель: 1 м3 конструктивного объема свай

	
	Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 900-1000 мм в неустойчивых водонасыщенных грунтах 2 группы установкой СБУ, длина свай:

	05-01-046-01
	      до 12 м
	2466,11 
	130,01 
	1513,56 
	126,20 
	822,54 
	11,83 

	(109-9101)
	  Расход бурового инструмента, (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(204-9120)
	  Каркасы арматурные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	05-01-046-02
	      до 25 м
	2714,10 
	145,29 
	1700,18 
	141,68 
	868,63 
	13,22 

	(109-9101)
	  Расход бурового инструмента, (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(204-9120)
	  Каркасы арматурные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	05-01-046-03
	      более 25 м
	2887,48 
	158,04 
	1850,93 
	154,05 
	878,51 
	14,38 

	(109-9101)
	  Расход бурового инструмента, (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(204-9120)
	  Каркасы арматурные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	Таблица 05-01-047. Бурение скальных пород 5 группы под основание свай-оболочек 

   

	
	Измеритель: 1 м3 разбуренной породы

	05-01-047-01
	Бурение скальных пород 5 группы под основание свай-оболочек
	3619,70 
	162,65 
	3456,03 
	271,02 
	1,02 
	16,33 

	(109-9030)
	  Долота, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,0183)  
	-  

	Таблица 05-01-048. Бурение ударно-канатным способом скважин диаметром 250; 300 мм 

   

	
	Измеритель: 1 м скважины

	
	Бурение ударно-канатным способом скважин диаметром:

	05-01-048-01
	      250 мм в грунтах группы 1-2
	74,84 
	9,51 
	49,65 
	4,47 
	15,68 
	0,93 

	(109-9101)
	  Расход бурового инструмента, (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	05-01-048-02
	      250 мм в грунтах группы 3
	139,03 
	19,54 
	103,81 
	9,35 
	15,68 
	1,91 

	(109-9101)
	  Расход бурового инструмента, (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	05-01-048-03
	      250 мм в грунтах группы 4
	264,20 
	39,39 
	209,13 
	18,83 
	15,68 
	3,85 

	(109-9101)
	  Расход бурового инструмента, (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	05-01-048-04
	      250 мм в грунтах группы 5
	532,12 
	81,64 
	434,80 
	39,16 
	15,68 
	7,98 

	(109-9101)
	  Расход бурового инструмента, (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	05-01-048-05
	      250 мм в грунтах группы 6
	903,57 
	140,15 
	747,74 
	67,34 
	15,68 
	13,7 

	(109-9101)
	  Расход бурового инструмента, (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	05-01-048-06
	      250 мм в грунтах группы 7
	1686,84 
	264,45 
	1406,71 
	126,69 
	15,68 
	25,85 

	(109-9101)
	  Расход бурового инструмента, (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	05-01-048-07
	      300 мм в грунтах группы 1-2
	85,67 
	10,74 
	57,17 
	5,15 
	17,76 
	1,05 

	(109-9101)
	  Расход бурового инструмента, (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	05-01-048-08
	      300 мм в грунтах группы 3
	155,40 
	21,79 
	115,85 
	10,43 
	17,76 
	2,13 

	(109-9101)
	  Расход бурового инструмента, (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	05-01-048-09
	      300 мм в грунтах группы 4
	318,09 
	47,57 
	252,76 
	22,76 
	17,76 
	4,65 

	(109-9101)
	  Расход бурового инструмента, (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	05-01-048-10
	      300 мм в грунтах группы 5
	596,88 
	91,66 
	487,46 
	43,90 
	17,76 
	8,96 

	(109-9101)
	  Расход бурового инструмента, (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	05-01-048-11
	      300 мм в грунтах группы 6
	966,31 
	149,66 
	798,89 
	71,95 
	17,76 
	14,63 

	(109-9101)
	  Расход бурового инструмента, (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	05-01-048-12
	      300 мм в грунтах группы 7
	1875,32 
	292,88 
	1564,68 
	140,92 
	17,76 
	28,63 

	(109-9101)
	  Расход бурового инструмента, (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	Таблица 05-01-049. Бурение ударно-канатным способом скважин диаметром 350; 400; 450 мм 

   

	
	Измеритель: 1 м скважины

	
	Бурение ударно-канатным способом скважин диаметром:

	05-01-049-01
	      350 мм в грунтах группы 1-2
	90,43 
	11,66 
	61,68 
	5,56 
	17,09 
	1,14 

	(109-9101)
	  Расход бурового инструмента, (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	05-01-049-02
	      350 мм в грунтах группы 3
	167,31 
	23,84 
	126,38 
	11,38 
	17,09 
	2,33 

	(109-9101)
	  Расход бурового инструмента, (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	05-01-049-03
	      350 мм в грунтах группы 4
	328,08 
	49,21 
	261,78 
	23,58 
	17,09 
	4,81 

	(109-9101)
	  Расход бурового инструмента, (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	05-01-049-04
	      350 мм в грунтах группы 5
	678,31 
	104,55 
	556,67 
	50,14 
	17,09 
	10,22 

	(109-9101)
	  Расход бурового инструмента, (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	05-01-049-05
	      350 мм в грунтах группы 6
	1112,13 
	172,78 
	922,26 
	83,06 
	17,09 
	16,89 

	(109-9101)
	  Расход бурового инструмента, (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	05-01-049-06
	      350 мм в грунтах группы 7
	2187,46 
	342,40 
	1827,97 
	164,63 
	17,09 
	33,47 

	(109-9101)
	  Расход бурового инструмента, (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	05-01-049-07
	      400 мм в грунтах группы 1-2
	103,22 
	13,30 
	70,71 
	6,37 
	19,21 
	1,3 

	(109-9101)
	  Расход бурового инструмента, (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	05-01-049-08
	      400 мм в грунтах группы 3
	186,82 
	26,19 
	141,42 
	12,74 
	19,21 
	2,56 

	(109-9101)
	  Расход бурового инструмента, (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	05-01-049-09
	      400 мм в грунтах группы 4
	371,15 
	55,55 
	296,39 
	26,69 
	19,21 
	5,43 

	(109-9101)
	  Расход бурового инструмента, (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	05-01-049-10
	      400 мм в грунтах группы 5
	742,80 
	114,27 
	609,32 
	54,88 
	19,21 
	11,17 

	(109-9101)
	  Расход бурового инструмента, (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	05-01-049-11
	      400 мм в грунтах группы 6
	1217,37 
	188,64 
	1009,52 
	90,92 
	19,21 
	18,44 

	(109-9101)
	  Расход бурового инструмента, (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	05-01-049-12
	      400 мм в грунтах группы 7
	2392,32 
	375,13 
	1997,98 
	179,94 
	19,21 
	36,67 

	(109-9101)
	  Расход бурового инструмента, (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	05-01-049-13
	      450 мм в грунтах группы 1-2
	116,37 
	14,94 
	79,74 
	7,18 
	21,69 
	1,46 

	(109-9101)
	  Расход бурового инструмента, (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  


	05-01-049-14
	      450 мм в грунтах группы 3
	218,49 
	31,30 
	165,50 
	14,91 
	21,69 
	3,06 

	(109-9101)
	  Расход бурового инструмента, (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	05-01-049-15
	      450 мм в грунтах группы 4
	414,88 
	62,20 
	330,99 
	29,81 
	21,69 
	6,08 


	(109-9101)
	  Расход бурового инструмента, (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	05-01-049-16
	      450 мм в грунтах группы 5
	847,41 
	130,64 
	695,08 
	62,60 
	21,69 
	12,77 

	(109-9101)
	  Расход бурового инструмента, (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	05-01-049-17
	      450 мм в грунтах группы 6
	1363,33 
	211,76 
	1129,88 
	101,76 
	21,69 
	20,7 

	(109-9101)
	  Расход бурового инструмента, (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	05-01-049-18
	      450 мм в грунтах группы 7
	3114,82 
	488,89 
	2604,29 
	234,55 
	21,64 
	47,79 


	(109-9101)
	  Расход бурового инструмента, (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	Таблица 05-01-050. Бурение ударно-канатным способом скважин диаметром 500; 550; 600 мм 

   

	
	Измеритель: 1 м скважины

	
	Бурение ударно-канатным способом скважин диаметром:

	05-01-050-01
	      500 мм в грунтах группы 1-2
	124,57 
	15,96 
	85,76 
	7,72 
	22,85 
	1,56 

	(109-9101)
	  Расход бурового инструмента, (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	05-01-050-02
	      500 мм в грунтах группы 3
	253,04 
	36,11 
	194,08 
	17,48 
	22,85 
	3,53 

	(109-9101)
	  Расход бурового инструмента, (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	05-01-050-03
	      500 мм в грунтах группы 4
	476,91 
	71,92 
	382,14 
	34,42 
	22,85 
	7,03 

	(109-9101)
	  Расход бурового инструмента, (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	05-01-050-04
	      500 мм в грунтах группы 5
	910,74 
	140,15 
	747,74 
	67,34 
	22,85 
	13,7 

	(109-9101)
	  Расход бурового инструмента, (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	05-01-050-05
	      500 мм в грунтах группы 6
	1508,07 
	234,98 
	1250,24 
	112,60 
	22,85 
	22,97 

	(109-9101)
	  Расход бурового инструмента, (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	05-01-050-06
	      500 мм в грунтах группы 7
	3427,81 
	537,38 
	2867,58 
	258,26 
	22,85 
	52,53 

	(109-9101)
	  Расход бурового инструмента, (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	05-01-050-07
	      550 мм в грунтах группы 1-2
	133,93 
	17,49 
	93,28 
	8,40 
	23,16 
	1,71 

	(109-9101)
	  Расход бурового инструмента, (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	05-01-050-08
	      550 мм в грунтах группы 3
	271,57 
	39,28 
	209,13 
	18,83 
	23,16 
	3,84 

	(109-9101)
	  Расход бурового инструмента, (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	05-01-050-09
	      550 мм в грунтах группы 4
	519,77 
	78,36 
	418,25 
	37,67 
	23,16 
	7,66 

	(109-9101)
	  Расход бурового инструмента, (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	05-01-050-10
	      550 мм в грунтах группы 5
	1014,07 
	155,91 
	835,00 
	75,20 
	23,16 
	15,24 

	(109-9101)
	  Расход бурового инструмента, (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	05-01-050-11
	      550 мм в грунтах группы 6
	1673,86 
	260,25 
	1390,16 
	125,20 
	23,45 
	25,44 

	(109-9101)
	  Расход бурового инструмента, (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	05-01-050-12
	      600 мм в грунтах группы 1-2
	141,12 
	19,85 
	105,32 
	9,49 
	15,95 
	1,94 

	(109-9101)
	  Расход бурового инструмента, (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	05-01-050-13
	      600 мм в грунтах группы 3
	293,31 
	42,66 
	227,18 
	20,46 
	23,47 
	4,17 

	(109-9101)
	  Расход бурового инструмента, (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	05-01-050-14
	      600 мм в грунтах группы 4
	581,05 
	88,18 
	469,40 
	42,28 
	23,47 
	8,62 

	(109-9101)
	  Расход бурового инструмента, (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	05-01-050-15
	      600 мм в грунтах группы 5
	1138,24 
	175,96 
	938,81 
	84,55 
	23,47 
	17,2 

	(109-9101)
	  Расход бурового инструмента, (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	05-01-050-16
	      600 мм в грунтах группы 6
	1884,21 
	296,06 
	1564,68 
	140,92 
	23,47 
	28,94 

	(109-9101)
	  Расход бурового инструмента, (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	Таблица 05-01-051. Бурение ударно-канатным способом скважин диаметром 650; 700 мм 

   

	
	Измеритель: 1 м скважины

	
	Бурение ударно-канатным способом скважин диаметром:

	05-01-051-01
	      650 мм в грунтах группы 1-2
	161,56 
	22,30 
	118,86 
	10,70 
	20,40 
	2,18 

	(109-9101)
	  Расход бурового инструмента, (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	05-01-051-02
	      650 мм в грунтах группы 3
	311,46 
	45,83 
	245,23 
	22,09 
	20,40 
	4,48 

	(109-9101)
	  Расход бурового инструмента, (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	05-01-051-03
	      650 мм в грунтах группы 4
	640,36 
	97,90 
	522,06 
	47,02 
	20,40 
	9,57 

	(109-9101)
	  Расход бурового инструмента, (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	05-01-051-04
	      650 мм в грунтах группы 5
	1238,28 
	191,81 
	1026,07 
	92,41 
	20,40 
	18,75 

	(109-9101)
	  Расход бурового инструмента, (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	05-01-051-05
	      650 мм в грунтах группы 6
	2082,21 
	325,62 
	1736,19 
	156,37 
	20,40 
	31,83 

	(109-9101)
	  Расход бурового инструмента, (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	05-01-051-06
	      700 мм в грунтах группы 1-2
	181,09 
	24,76 
	132,40 
	11,92 
	23,93 
	2,42 

	(109-9101)
	  Расход бурового инструмента, (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	05-01-051-07
	      700 мм в грунтах группы 3
	354,64 
	52,38 
	278,33 
	25,07 
	23,93 
	5,12 

	(109-9101)
	  Расход бурового инструмента, (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	05-01-051-08
	      700 мм в грунтах группы 4
	706,17 
	107,52 
	574,72 
	51,76 
	23,93 
	10,51 

	(109-9101)
	  Расход бурового инструмента, (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	05-01-051-09
	      700 мм в грунтах группы 5
	1427,74 
	221,27 
	1182,54 
	106,50 
	23,93 
	21,63 

	(109-9101)
	  Расход бурового инструмента, (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	05-01-051-10
	      700 мм в грунтах группы 6
	2288,38 
	358,25 
	1906,20 
	171,68 
	23,93 
	35,02 

	(109-9101)
	  Расход бурового инструмента, (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	Таблица 05-01-052. Бурение скважин диаметром 250 мм вращательным (роторным) способом 

   

	
	Измеритель: 1 м скважины

	
	Бурение скважин диаметром 250 мм вращательным (роторным) способом в грунтах и породах группы:

	05-01-052-01
	      1
	62,08 
	4,18 
	49,55 
	3,85 
	8,35 
	0,37 

	(101-9700)
	  Химреагенты, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(109-9101)
	  Расход бурового инструмента, (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(407-0002)
	  Глина, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	05-01-052-02
	      2
	94,01 
	7,23 
	78,43 
	6,48 
	8,35 
	0,64 

	(101-9700)
	  Химреагенты, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(109-9101)
	  Расход бурового инструмента, (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(407-0002)
	  Глина, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	05-01-052-03
	      3
	151,12 
	12,77 
	130,00 
	10,96 
	8,35 
	1,13 

	(101-9700)
	  Химреагенты, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(109-9101)
	  Расход бурового инструмента, (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(407-0002)
	  Глина, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	05-01-052-04
	      4
	233,49 
	20,34 
	204,80 
	17,82 
	8,35 
	1,8 

	(101-9700)
	  Химреагенты, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(109-9101)
	  Расход бурового инструмента, (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(407-0002)
	  Глина, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	05-01-052-05
	      5
	343,89 
	30,85 
	304,69 
	26,66 
	8,35 
	2,73 

	(101-9700)
	  Химреагенты, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(109-9101)
	  Расход бурового инструмента, (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(407-0002)
	  Глина, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	05-01-052-06
	      6
	528,78 
	49,04 
	471,39 
	41,06 
	8,35 
	4,34 

	(101-9700)
	  Химреагенты, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(109-9101)
	  Расход бурового инструмента, (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(407-0002)
	  Глина, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	05-01-052-07
	      7
	765,51 
	71,64 
	685,52 
	60,39 
	8,35 
	6,34 

	(101-9700)
	  Химреагенты, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(109-9101)
	  Расход бурового инструмента, (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(407-0002)
	  Глина, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	05-01-052-08
	      8
	1123,28 
	105,54 
	1009,39 
	89,50 
	8,35 
	9,34 

	(101-9700)
	  Химреагенты, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(109-9101)
	  Расход бурового инструмента, (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(407-0002)
	  Глина, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	05-01-052-09
	      9
	1785,57 
	169,61 
	1607,61 
	141,10 
	8,35 
	15,01 

	(101-9700)
	  Химреагенты, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(109-9101)
	  Расход бурового инструмента, (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(407-0002)
	  Глина, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	05-01-052-10
	      10
	2449,94 
	234,36 
	2205,69 
	192,74 
	9,89 
	20,74 

	(101-9700)
	  Химреагенты, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(109-9101)
	  Расход бурового инструмента, (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(407-0002)
	  Глина, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	Таблица 05-01-053. Бурение скважин диаметром 300 мм вращательным (роторным) способом 

   

	
	Измеритель: 1 м скважины

	
	Бурение скважин диаметром 300 мм вращательным (роторным) способом в грунтах и породах группы:

	05-01-053-01
	      1
	68,67 
	4,52 
	53,79 
	4,18 
	10,36 
	0,4 

	(101-9700)
	  Химреагенты, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(109-9101)
	  Расход бурового инструмента, (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(407-0002)
	  Глина, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	05-01-053-02
	      2
	104,16 
	8,02 
	85,78 
	7,05 
	10,36 
	0,71 

	(101-9700)
	  Химреагенты, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(109-9101)
	  Расход бурового инструмента, (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(407-0002)
	  Глина, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	05-01-053-03
	      3
	168,37 
	13,90 
	144,11 
	12,22 
	10,36 
	1,23 

	(101-9700)
	  Химреагенты, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(109-9101)
	  Расход бурового инструмента, (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(407-0002)
	  Глина, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	05-01-053-04
	      4
	258,62 
	22,60 
	225,66 
	19,74 
	10,36 
	2 

	(101-9700)
	  Химреагенты, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(109-9101)
	  Расход бурового инструмента, (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(407-0002)
	  Глина, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	05-01-053-05
	      5
	377,12 
	33,90 
	332,86 
	29,46 
	10,36 
	3 

	(101-9700)
	  Химреагенты, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(109-9101)
	  Расход бурового инструмента, (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(407-0002)
	  Глина, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	05-01-053-06
	      6
	609,83 
	56,61 
	542,86 
	47,30 
	10,36 
	5,01 

	(101-9700)
	  Химреагенты, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(109-9101)
	  Расход бурового инструмента, (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(407-0002)
	  Глина, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	05-01-053-07
	      7
	846,96 
	77,97 
	758,63 
	67,21 
	10,36 
	6,9 

	(101-9700)
	  Химреагенты, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(109-9101)
	  Расход бурового инструмента, (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(407-0002)
	  Глина, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	05-01-053-08
	      8
	1244,50 
	116,96 
	1117,18 
	99,13 
	10,36 
	10,35 

	(101-9700)
	  Химреагенты, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(109-9101)
	  Расход бурового инструмента, (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(407-0002)
	  Глина, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	05-01-053-09
	      9
	1984,68 
	188,60 
	1785,72 
	156,84 
	10,36 
	16,69 

	(101-9700)
	  Химреагенты, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(109-9101)
	  Расход бурового инструмента, (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(407-0002)
	  Глина, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	05-01-053-10
	      10
	2765,68 
	263,63 
	2491,69 
	218,20 
	10,36 
	23,33 

	(101-9700)
	  Химреагенты, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(109-9101)
	  Расход бурового инструмента, (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(407-0002)
	  Глина, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	Таблица 05-01-054. Бурение скважин диаметром 350 мм вращательным (роторным) способом 

   

	
	Измеритель: 1 м скважины

	
	Бурение скважин диаметром 350 мм вращательным (роторным) способом в грунтах и породах группы:

	05-01-054-01
	      1
	76,29 
	5,31 
	61,42 
	4,86 
	9,56 
	0,47 

	(101-9700)
	  Химреагенты, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(109-9101)
	  Расход бурового инструмента, (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(407-0002)
	  Глина, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	05-01-054-02
	      2
	114,77 
	8,70 
	96,51 
	7,97 
	9,56 
	0,77 

	(101-9700)
	  Химреагенты, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(109-9101)
	  Расход бурового инструмента, (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(407-0002)
	  Глина, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	05-01-054-03
	      3
	186,42 
	15,82 
	161,04 
	13,60 
	9,56 
	1,4 

	(101-9700)
	  Химреагенты, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(109-9101)
	  Расход бурового инструмента, (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(407-0002)
	  Глина, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	05-01-054-04
	      4
	294,75 
	25,99 
	259,20 
	22,71 
	9,56 
	2,3 

	(101-9700)
	  Химреагенты, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(109-9101)
	  Расход бурового инструмента, (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(407-0002)
	  Глина, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	05-01-054-05
	      5
	417,08 
	37,74 
	369,78 
	32,78 
	9,56 
	3,34 

	(101-9700)
	  Химреагенты, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(109-9101)
	  Расход бурового инструмента, (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(407-0002)
	  Глина, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	05-01-054-06
	      6
	689,47 
	64,07 
	615,84 
	53,91 
	9,56 
	5,67 

	(101-9700)
	  Химреагенты, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(109-9101)
	  Расход бурового инструмента, (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(407-0002)
	  Глина, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	05-01-054-07
	      7
	969,87 
	90,51 
	869,80 
	77,17 
	9,56 
	8,01 

	(101-9700)
	  Химреагенты, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(109-9101)
	  Расход бурового инструмента, (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(407-0002)
	  Глина, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	05-01-054-08
	      8
	1397,87 
	131,76 
	1256,55 
	111,28 
	9,56 
	11,66 

	(101-9700)
	  Химреагенты, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(109-9101)
	  Расход бурового инструмента, (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(407-0002)
	  Глина, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	05-01-054-09
	      9
	2181,14 
	207,47 
	1964,11 
	172,69 
	9,56 
	18,36 

	(101-9700)
	  Химреагенты, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(109-9101)
	  Расход бурового инструмента, (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(407-0002)
	  Глина, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	05-01-054-10
	      10
	3037,55 
	282,84 
	2745,15 
	241,06 
	9,56 
	25,03 

	(101-9700)
	  Химреагенты, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(109-9101)
	  Расход бурового инструмента, (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(407-0002)
	  Глина, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	Таблица 05-01-055. Бурение скважин диаметром 450 мм вращательным (роторным) способом 

   

	
	Измеритель: 1 м скважины

	
	Бурение скважин диаметром 450 мм вращательным (роторным) способом в грунтах и породах группы:

	05-01-055-01
	      1
	93,50 
	6,89 
	77,07 
	6,24 
	9,54 
	0,61 

	(101-9700)
	  Химреагенты, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(109-9101)
	  Расход бурового инструмента, (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(407-0002)
	  Глина, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	05-01-055-02
	      2
	140,55 
	11,41 
	119,60 
	10,12 
	9,54 
	1,01 

	(101-9700)
	  Химреагенты, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(109-9101)
	  Расход бурового инструмента, (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(407-0002)
	  Глина, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	05-01-055-03
	      3
	232,15 
	20,00 
	202,61 
	17,27 
	9,54 
	1,77 

	(101-9700)
	  Химреагенты, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(109-9101)
	  Расход бурового инструмента, (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(407-0002)
	  Глина, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	05-01-055-04
	      4
	363,28 
	32,43 
	321,31 
	28,50 
	9,54 
	2,87 

	(101-9700)
	  Химреагенты, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(109-9101)
	  Расход бурового инструмента, (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(407-0002)
	  Глина, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	05-01-055-05
	      5
	536,10 
	49,04 
	477,52 
	42,67 
	9,54 
	4,34 

	(101-9700)
	  Химреагенты, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(109-9101)
	  Расход бурового инструмента, (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(407-0002)
	  Глина, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	05-01-055-06
	      6
	850,53 
	79,21 
	761,78 
	67,16 
	9,54 
	7,01 

	(101-9700)
	  Химреагенты, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(109-9101)
	  Расход бурового инструмента, (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(407-0002)
	  Глина, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	05-01-055-07
	      7
	1206,02 
	113,11 
	1083,37 
	96,29 
	9,54 
	10,01 

	(101-9700)
	  Химреагенты, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(109-9101)
	  Расход бурового инструмента, (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(407-0002)
	  Глина, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	05-01-055-08
	      8
	1792,34 
	169,61 
	1613,19 
	142,46 
	9,54 
	15,01 

	(101-9700)
	  Химреагенты, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(109-9101)
	  Расход бурового инструмента, (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(407-0002)
	  Глина, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	05-01-055-09
	      9
	2692,24 
	256,40 
	2426,30 
	212,91 
	9,54 
	22,69 

	(101-9700)
	  Химреагенты, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(109-9101)
	  Расход бурового инструмента, (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(407-0002)
	  Глина, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	05-01-055-10
	      10
	3756,92 
	358,32 
	3389,06 
	297,82 
	9,54 
	31,71 

	(101-9700)
	  Химреагенты, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(109-9101)
	  Расход бурового инструмента, (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(407-0002)
	  Глина, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	Таблица 05-01-056. Бурение скважин диаметром 500 мм вращательным (роторным) способом 

   

	
	Измеритель: 1 м скважины

	
	Бурение скважин диаметром 500 мм вращательным (роторным) способом в грунтах и породах группы:

	05-01-056-01
	      1
	101,76 
	7,68 
	84,42 
	6,82 
	9,66 
	0,68 

	(101-9700)
	  Химреагенты, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(109-9101)
	  Расход бурового инструмента, (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(407-0002)
	  Глина, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	05-01-056-02
	      2
	156,25 
	12,88 
	133,71 
	11,37 
	9,66 
	1,14 

	(101-9700)
	  Химреагенты, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(109-9101)
	  Расход бурового инструмента, (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(407-0002)
	  Глина, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	05-01-056-03
	      3
	251,56 
	21,81 
	220,09 
	18,86 
	9,66 
	1,93 

	(101-9700)
	  Химреагенты, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(109-9101)
	  Расход бурового инструмента, (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(407-0002)
	  Глина, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	05-01-056-04
	      4
	400,72 
	35,93 
	355,13 
	31,58 
	9,66 
	3,18 

	(101-9700)
	  Химреагенты, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(109-9101)
	  Расход бурового инструмента, (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(407-0002)
	  Глина, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	05-01-056-05
	      5
	578,36 
	52,88 
	515,82 
	46,51 
	9,66 
	4,68 

	(101-9700)
	  Химреагенты, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(109-9101)
	  Расход бурового инструмента, (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(407-0002)
	  Глина, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	05-01-056-06
	      6
	928,09 
	86,78 
	831,65 
	73,51 
	9,66 
	7,68 

	(101-9700)
	  Химреагенты, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(109-9101)
	  Расход бурового инструмента, (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(407-0002)
	  Глина, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	05-01-056-07
	      7
	1325,36 
	124,53 
	1191,17 
	105,91 
	9,66 
	11,02 

	(101-9700)
	  Химреагенты, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(109-9101)
	  Расход бурового инструмента, (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(407-0002)
	  Глина, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	05-01-056-08
	      8
	1950,77 
	184,76 
	1756,35 
	155,30 
	9,66 
	16,35 

	(101-9700)
	  Химреагенты, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(109-9101)
	  Расход бурового инструмента, (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(407-0002)
	  Глина, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	05-01-056-09
	      9
	3038,31 
	356,06 
	2672,59 
	234,74 
	9,66 
	31,51 

	(101-9700)
	  Химреагенты, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(109-9101)
	  Расход бурового инструмента, (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(407-0002)
	  Глина, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	05-01-056-10
	      10
	4146,24 
	395,95 
	3740,63 
	328,61 
	9,66 
	35,04 

	(101-9700)
	  Химреагенты, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(109-9101)
	  Расход бурового инструмента, (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(407-0002)
	  Глина, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	Таблица 05-01-057. Бурение скважин диаметром 600 мм вращательным (роторным) способом 

   

	
	Измеритель: 1 м скважины

	
	Бурение скважин диаметром 600 мм вращательным (роторным) способом в грунтах и породах группы:

	05-01-057-01
	      1
	126,49 
	9,49 
	105,28 
	8,74 
	11,72 
	0,84 

	(101-9700)
	  Химреагенты, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(109-9101)
	  Расход бурового инструмента, (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(407-0002)
	  Глина, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	05-01-057-02
	      2
	198,52 
	16,72 
	170,08 
	14,48 
	11,72 
	1,48 

	(101-9700)
	  Химреагенты, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(109-9101)
	  Расход бурового инструмента, (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(407-0002)
	  Глина, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	05-01-057-03
	      3
	301,27 
	26,33 
	263,22 
	22,65 
	11,72 
	2,33 

	(101-9700)
	  Химреагенты, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(109-9101)
	  Расход бурового инструмента, (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(407-0002)
	  Глина, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	05-01-057-04
	      4
	484,24 
	43,73 
	428,79 
	38,61 
	11,72 
	3,87 

	(101-9700)
	  Химреагенты, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(109-9101)
	  Расход бурового инструмента, (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(407-0002)
	  Глина, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	05-01-057-05
	      5
	673,92 
	62,04 
	600,16 
	54,74 
	11,72 
	5,49 

	(101-9700)
	  Химреагенты, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(109-9101)
	  Расход бурового инструмента, (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(407-0002)
	  Глина, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	05-01-057-06
	      6
	1120,14 
	104,86 
	1003,56 
	88,82 
	11,72 
	9,28 

	(101-9700)
	  Химреагенты, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(109-9101)
	  Расход бурового инструмента, (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(407-0002)
	  Глина, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	05-01-057-07
	      7
	1613,86 
	151,99 
	1450,15 
	128,81 
	11,72 
	13,45 

	(101-9700)
	  Химреагенты, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(109-9101)
	  Расход бурового инструмента, (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(407-0002)
	  Глина, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	05-01-057-08
	      8
	2385,57 
	226,23 
	2147,62 
	189,83 
	11,72 
	20,02 

	(101-9700)
	  Химреагенты, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(109-9101)
	  Расход бурового инструмента, (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(407-0002)
	  Глина, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	05-01-057-09
	      9
	3582,50 
	341,71 
	3229,07 
	283,23 
	11,72 
	30,24 

	(101-9700)
	  Химреагенты, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(109-9101)
	  Расход бурового инструмента, (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(407-0002)
	  Глина, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	05-01-057-10
	      10
	4761,14 
	483,30 
	4266,12 
	375,72 
	11,72 
	42,77 

	(101-9700)
	  Химреагенты, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(109-9101)
	  Расход бурового инструмента, (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(407-0002)
	  Глина, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	Таблица 05-01-058. Бурение скважин диаметром 700 мм вращательным (роторным) способом 

   

	
	Измеритель: 1 м скважины

	
	Бурение скважин диаметром 700 мм вращательным (роторным) способом в грунтах и породах группы:

	05-01-058-01
	      1
	149,13 
	11,41 
	122,49 
	10,22 
	15,23 
	1,01 

	(101-9700)
	  Химреагенты, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(109-9101)
	  Расход бурового инструмента, (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(407-0002)
	  Глина, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	05-01-058-02
	      2
	258,87 
	21,81 
	221,83 
	18,86 
	15,23 
	1,93 

	(101-9700)
	  Химреагенты, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(109-9101)
	  Расход бурового инструмента, (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(407-0002)
	  Глина, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	05-01-058-03
	      3
	362,23 
	31,75 
	315,25 
	27,14 
	15,23 
	2,81 

	(101-9700)
	  Химреагенты, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(109-9101)
	  Расход бурового инструмента, (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(407-0002)
	  Глина, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	05-01-058-04
	      4
	586,68 
	53,34 
	518,11 
	46,70 
	15,23 
	4,72 

	(101-9700)
	  Химреагенты, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(109-9101)
	  Расход бурового инструмента, (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(407-0002)
	  Глина, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	05-01-058-05
	      5
	787,84 
	72,32 
	700,29 
	64,24 
	15,23 
	6,4 

	(101-9700)
	  Химреагенты, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(109-9101)
	  Расход бурового инструмента, (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(407-0002)
	  Глина, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	05-01-058-06
	      6
	1355,15 
	126,67 
	1213,25 
	107,04 
	15,23 
	11,21 

	(101-9700)
	  Химреагенты, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(109-9101)
	  Расход бурового инструмента, (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(407-0002)
	  Глина, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	05-01-058-07
	      7
	1964,80 
	185,55 
	1764,02 
	155,65 
	15,23 
	16,42 

	(101-9700)
	  Химреагенты, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(109-9101)
	  Расход бурового инструмента, (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(407-0002)
	  Глина, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	05-01-058-08
	      8
	2917,00 
	277,08 
	2624,69 
	230,86 
	15,23 
	24,52 

	(101-9700)
	  Химреагенты, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(109-9101)
	  Расход бурового инструмента, (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(407-0002)
	  Глина, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	05-01-058-09
	      9
	4327,94 
	413,69 
	3899,02 
	341,21 
	15,23 
	36,61 

	(101-9700)
	  Химреагенты, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(109-9101)
	  Расход бурового инструмента, (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(407-0002)
	  Глина, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	05-01-058-10
	      10
	6155,27 
	590,65 
	5549,39 
	483,54 
	15,23 
	52,27 

	(101-9700)
	  Химреагенты, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(109-9101)
	  Расход бурового инструмента, (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(407-0002)
	  Глина, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	Таблица 05-01-059. Бурение скважин вращательным (ковшевым) способом 

   

	
	Измеритель: 1 м скважины

	
	Бурение скважин вращательным (ковшовым) способом диаметром:

	05-01-059-01
	      1000 мм в грунтах группы 1
	68,25 
	9,52 
	58,73 
	4,92 
	0,00 
	0,99 

	(109-9101)
	  Расход бурового инструмента, (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	05-01-059-02
	      1000 мм в грунтах группы 2
	84,38 
	11,83 
	72,55 
	6,07 
	0,00 
	1,23 

	(109-9101)
	  Расход бурового инструмента, (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	05-01-059-03
	      1000 мм в грунтах группы 3
	98,40 
	13,76 
	84,64 
	7,09 
	0,00 
	1,43 

	(109-9101)
	  Расход бурового инструмента, (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	05-01-059-04
	      1200 мм в грунтах группы 1
	54,05 
	7,41 
	46,64 
	3,90 
	0,00 
	0,77 

	(109-9101)
	  Расход бурового инструмента, (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	05-01-059-05
	      1200 мм в грунтах группы 2
	66,24 
	9,24 
	57,00 
	4,77 
	0,00 
	0,96 

	(109-9101)
	  Расход бурового инструмента, (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	05-01-059-06
	      1200 мм в грунтах группы 3
	105,69 
	10,68 
	95,01 
	7,95 
	0,00 
	1,11 

	(109-9101)
	  Расход бурового инструмента, (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	Таблица 05-01-060. Бурение уширения основания скважины для буронабивных железобетонных свай 

   

	
	Измеритель: 1 уширение

	
	Бурение уширения основания скважины для буронабивных железобетонных свай в грунтах группы:

	05-01-060-01
	      1-2
	373,91 
	30,65 
	343,26 
	37,14 
	0,00 
	3,39 

	(101-9700)
	  Химреагенты, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(109-9101)
	  Расход бурового инструмента, (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(407-0002)
	  Глина, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(411-0001)
	  Вода, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  


	05-01-060-02
	      3
	420,71 
	33,18 
	387,53 
	40,73 
	0,00 
	3,67 

	(101-9700)
	  Химреагенты, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(109-9101)
	  Расход бурового инструмента, (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(407-0002)
	  Глина, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(411-0001)
	  Вода, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	Таблица 05-01-061. Установка в скважину арматурного каркаса 

   

	
	Измеритель: 1 скважина

	05-01-061-01
	Установка в скважину арматурного каркаса
	443,27 
	34,97 
	393,32 
	45,53 
	14,98 
	3,55 

	(204-9120)
	  Каркасы арматурные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	Таблица 05-01-062. Бетонирование свай 

   

	
	Измеритель: 1 м3 конструктивного объема свай

	05-01-062-01
	Бетонирование свай
	221,56 
	6,16 
	49,08 
	4,74 
	166,32 
	0,64 

	(401-9021)
	  Бетон, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	Таблица 05-01-063. Заполнение раствором пустот между стенкой скважины и телом сваи 

   

	
	Измеритель: 1 м3 конструктивного объема пустот

	05-01-063-01
	Заполнение раствором пустот между стенкой скважины и телом сваи
	66,71 
	17,72 
	48,99 
	4,44 
	0,00 
	2 

	(402-0055)
	  Раствор глинистый, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	Таблица 05-01-064. Разработка траншей глубиной до 10 м установкой с плоским грейфером 

   

	
	Измеритель: 1 м3 конструктивного объема траншей

	
	Разработка траншей глубиной до 10 м установкой с плоским грейфером при ширине траншеи:

	05-01-064-01
	      400 мм в грунтах группы 1
	363,53 
	20,97 
	253,52 
	32,84 
	89,04 
	2,43 

	(101-9700)
	  Химреагенты, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(407-0002)
	  Глина, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	05-01-064-02
	      400 мм в грунтах группы 2
	440,60 
	24,42 
	327,14 
	39,16 
	89,04 
	2,83 

	(101-9700)
	  Химреагенты, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(407-0002)
	  Глина, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	05-01-064-03
	      400 мм в грунтах группы 3
	724,60 
	35,12 
	600,44 
	69,40 
	89,04 
	4,07 

	(101-9700)
	  Химреагенты, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(407-0002)
	  Глина, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	05-01-064-04
	      600 мм в грунтах группы 1
	258,93 
	16,05 
	179,83 
	24,30 
	63,05 
	1,86 

	(101-9700)
	  Химреагенты, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(407-0002)
	  Глина, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	05-01-064-05
	      600 мм в грунтах группы 2
	299,67 
	18,21 
	218,41 
	26,57 
	63,05 
	2,11 

	(101-9700)
	  Химреагенты, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(407-0002)
	  Глина, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	05-01-064-06
	      600 мм в грунтах группы 3
	477,47 
	24,85 
	389,57 
	45,46 
	63,05 
	2,88 

	(101-9700)
	  Химреагенты, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(407-0002)
	  Глина, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	05-01-064-07
	      800 мм в грунтах группы 1
	219,47 
	14,07 
	148,80 
	20,59 
	56,60 
	1,63 

	(101-9700)
	  Химреагенты, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(407-0002)
	  Глина, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	05-01-064-08
	      800 мм в грунтах группы 2
	242,94 
	15,36 
	170,98 
	21,10 
	56,60 
	1,78 

	(101-9700)
	  Химреагенты, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(407-0002)
	  Глина, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	05-01-064-09
	      800 мм в грунтах группы 3
	373,39 
	20,19 
	296,60 
	34,94 
	56,60 
	2,34 

	(101-9700)
	  Химреагенты, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(407-0002)
	  Глина, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	Таблица 05-01-065. Разработка траншей глубиной до 15 м установкой с плоским грейфером 

   

	
	Измеритель: 1 м3 конструктивного объема траншей

	
	Разработка траншей глубиной до 15 м установкой с плоским грейфером при ширине траншеи:

	05-01-065-01
	      400 мм в грунтах группы 1
	371,17 
	20,97 
	266,18 
	34,19 
	84,02 
	2,43 

	(101-9700)
	  Химреагенты, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(407-0002)
	  Глина, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	05-01-065-02
	      400 мм в грунтах группы 2
	457,23 
	24,68 
	348,53 
	41,39 
	84,02 
	2,86 

	(101-9700)
	  Химреагенты, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(407-0002)
	  Глина, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	05-01-065-03
	      400 мм в грунтах группы 3
	770,89 
	36,42 
	650,45 
	74,71 
	84,02 
	4,22 

	(101-9700)
	  Химреагенты, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(407-0002)
	  Глина, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	05-01-065-04
	      600 мм в грунтах группы 1
	263,07 
	15,97 
	184,33 
	24,76 
	62,77 
	1,85 

	(101-9700)
	  Химреагенты, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(407-0002)
	  Глина, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	05-01-065-05
	      600 мм в грунтах группы 2
	313,17 
	18,38 
	232,02 
	28,06 
	62,77 
	2,13 

	(101-9700)
	  Химреагенты, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(407-0002)
	  Глина, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	05-01-065-06
	      600 мм в грунтах группы 3
	509,51 
	25,72 
	421,02 
	48,92 
	62,77 
	2,98 

	(101-9700)
	  Химреагенты, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(407-0002)
	  Глина, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	05-01-065-07
	      800 мм в грунтах группы 1
	223,67 
	13,98 
	153,31 
	21,06 
	56,38 
	1,62 

	(101-9700)
	  Химреагенты, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(407-0002)
	  Глина, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	05-01-065-08
	      800 мм в грунтах группы 2
	251,87 
	15,45 
	180,04 
	22,08 
	56,38 
	1,79 

	(101-9700)
	  Химреагенты, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(407-0002)
	  Глина, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	05-01-065-09
	      800 мм в грунтах группы 3
	395,28 
	20,88 
	318,02 
	37,33 
	56,38 
	2,42 

	(101-9700)
	  Химреагенты, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(407-0002)
	  Глина, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	Таблица 05-01-066. Разработка траншей глубиной до 7 м экскаватором «обратная лопата» 

   

	
	Измеритель: 1 м3 конструктивного объема траншей

	
	Разработка траншей глубиной до 7 м экскаватором «обратная лопата» при ширине траншеи:

	05-01-066-01
	      400 мм в грунтах группы 1
	250,27 
	17,30 
	144,92 
	21,22 
	88,05 
	1,97 

	(101-9700)
	  Химреагенты, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(407-0002)
	  Глина, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	05-01-066-02
	      400 мм в грунтах группы 2
	274,89 
	17,38 
	169,46 
	25,53 
	88,05 
	1,98 

	(101-9700)
	  Химреагенты, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(407-0002)
	  Глина, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	05-01-066-03
	      400 мм в грунтах группы 3
	306,17 
	17,56 
	200,56 
	31,64 
	88,05 
	2 

	(101-9700)
	  Химреагенты, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(407-0002)
	  Глина, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	05-01-066-04
	      400 мм в грунтах группы 4
	313,35 
	18,00 
	207,30 
	33,80 
	88,05 
	2,05 

	(101-9700)
	  Химреагенты, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(407-0002)
	  Глина, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	05-01-066-05
	      600 мм в грунтах группы 1
	184,59 
	13,78 
	108,02 
	15,97 
	62,79 
	1,57 

	(101-9700)
	  Химреагенты, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(407-0002)
	  Глина, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	05-01-066-06
	      600 мм в грунтах группы 2
	194,67 
	13,61 
	118,27 
	17,91 
	62,79 
	1,55 

	(101-9700)
	  Химреагенты, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(407-0002)
	  Глина, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	05-01-066-07
	      600 мм в грунтах группы 3
	211,62 
	13,78 
	135,05 
	21,15 
	62,79 
	1,57 

	(101-9700)
	  Химреагенты, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(407-0002)
	  Глина, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	05-01-066-08
	      600 мм в грунтах группы 4
	222,75 
	13,87 
	146,09 
	23,37 
	62,79 
	1,58 

	(101-9700)
	  Химреагенты, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(407-0002)
	  Глина, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	05-01-066-09
	      800 мм в грунтах группы 1
	162,41 
	12,12 
	91,87 
	13,30 
	58,42 
	1,38 

	(101-9700)
	  Химреагенты, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(407-0002)
	  Глина, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	05-01-066-10
	      800 мм в грунтах группы 2
	175,14 
	12,38 
	104,34 
	15,53 
	58,42 
	1,41 

	(101-9700)
	  Химреагенты, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(407-0002)
	  Глина, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	05-01-066-11
	      800 мм в грунтах группы 3
	188,55 
	12,47 
	117,66 
	18,13 
	58,42 
	1,42 

	(101-9700)
	  Химреагенты, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(407-0002)
	  Глина, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	05-01-066-12
	      800 мм в грунтах группы 4
	194,65 
	12,56 
	123,67 
	19,47 
	58,42 
	1,43 

	(101-9700)
	  Химреагенты, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(407-0002)
	  Глина, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	Таблица 05-01-067. Устройство траншей под глинистым раствором шириной 0,5 м, глубиной 20 м широкозахватным грейфером на базе экскаватора 

   

	
	Измеритель: 100 м3 конструктивного объема траншей

	
	Устройство траншей под глинистым раствором шириной 0,5 м, глубиной 20 м широкозахватными грейферами на базе экскаватора в грунтах группы:

	05-01-067-01
	      1
	52763,96 
	1152,61 
	27181,02 
	1793,55 
	24430,33 
	112,67 

	05-01-067-02
	      2
	70008,33 
	1645,19 
	43867,73 
	2897,29 
	24495,41 
	160,82 

	05-01-067-03
	      3
	101422,14 
	3034,22 
	73892,51 
	4882,58 
	24495,41 
	296,6 

	05-01-067-04
	      4
	136537,87 
	4364,22 
	107613,17 
	7118,45 
	24560,48 
	426,61 

	Таблица 05-01-068. Устройство траншей под глинистым раствором шириной 0,5 м, глубиной до 50 м барражной машиной 

   

	
	Измеритель: 100 м3 конструктивного объема траншей

	
	Устройство траншей под глинистым раствором шириной 0,5 м, глубиной до 50 м барражной машиной в грунтах группы:

	05-01-068-01
	      1
	63667,91 
	521,24 
	40727,83 
	2232,33 
	22418,84 
	58,37 

	05-01-068-02
	      2
	72513,73 
	612,87 
	49458,78 
	2715,95 
	22442,08 
	68,63 

	05-01-068-03
	      3
	84905,20 
	706,54 
	61756,58 
	3397,81 
	22442,08 
	79,12 

	05-01-068-04
	      4
	103538,31 
	858,17 
	80238,06 
	4422,19 
	22442,08 
	96,1 

	05-01-068-05
	      5
	129403,55 
	1058,74 
	105902,73 
	5848,78 
	22442,08 
	118,56 

	05-01-068-06
	      6
	165296,82 
	1343,79 
	141510,95 
	7829,81 
	22442,08 
	150,48 

	05-01-068-07
	      7
	220294,63 
	1588,11 
	196264,44 
	10846,06 
	22442,08 
	177,84 

	Таблица 05-01-069. Укладка в траншею противофильтрационных материалов 

   

	
	Измеритель: 1 м3 конструктивного объема траншей

	
	Укладка в траншею противофильтрационных материалов:

	05-01-069-01
	      из бетона при ширине траншеи 400 мм
	987,34 
	10,26 
	49,90 
	6,64 
	927,18 
	1,08 

	(101-1305)
	  Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки 400, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	05-01-069-02
	      из бетона при ширине траншеи 600 мм
	924,59 
	9,22 
	45,62 
	6,10 
	869,75 
	0,97 

	(101-1305)
	  Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки 400, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	05-01-069-03
	      из бетона при ширине траншеи 800 мм
	893,56 
	8,84 
	43,68 
	5,83 
	841,04 
	0,93 

	(101-1305)
	  Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки 400, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	05-01-069-04
	      из цементно-глинистого раствора при ширине траншеи 400 мм
	95,63 
	16,33 
	79,30 
	9,46 
	0,00 
	1,86 

	(101-1305)
	  Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки 400, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(407-0001)
	  Глина, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	05-01-069-05
	      из цементно-глинистого раствора при ширине траншеи 600 мм
	91,02 
	15,19 
	75,83 
	8,95 
	0,00 
	1,73 

	(101-1305)
	  Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки 400, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(407-0001)
	  Глина, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	05-01-069-06
	      из цементно-глинистого раствора при ширине траншеи 800 мм
	88,12 
	14,66 
	73,46 
	8,75 
	0,00 
	1,67 

	(101-1305)
	  Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки 400, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(407-0001)
	  Глина, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	05-01-069-07
	      из комовой глины при ширине траншеи 400 мм
	149,13 
	3,16 
	64,05 
	5,05 
	81,92 
	0,36 

	(101-1305)
	  Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки 400, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	05-01-069-08
	      из комовой глины при ширине траншеи 600 мм
	116,40 
	1,76 
	38,42 
	3,13 
	76,22 
	0,2 

	(101-1305)
	  Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки 400, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	05-01-069-09
	      из комовой глины при ширине траншеи 800 мм
	111,68 
	1,23 
	36,82 
	2,99 
	73,63 
	0,14 

	(101-1305)
	  Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки 400, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	Таблица 05-01-070. Устройство завес 

   

	
	Измеритель: 1 м3 железобетонных свай или панелей

	
	Устройство завес из железобетонных:

	05-01-070-01
	      свай, толщина завес до 300 мм
	1414,54 
	187,21 
	530,00 
	57,05 
	697,33 
	18,3 

	(403-9029)
	  Сваи железобетонные сплошные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	05-01-070-02
	      свай, толщина завес до 500 мм
	689,84 
	79,49 
	243,34 
	23,31 
	367,01 
	7,77 

	(403-9029)
	  Сваи железобетонные сплошные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	05-01-070-03
	      свай, толщина завес до 700 мм
	504,27 
	50,64 
	217,68 
	15,33 
	235,95 
	4,95 

	(403-9029)
	  Сваи железобетонные сплошные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	05-01-070-04
	      панелей, толщина завес до 400 мм
	1244,30 
	95,14 
	346,61 
	25,19 
	802,55 
	9,3 

	(403-9013)
	  Панели сборные железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	05-01-070-05
	      панелей, толщина завес более 400 мм
	798,12 
	61,69 
	195,91 
	13,85 
	540,52 
	6,03 

	(403-9013)
	  Панели сборные железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	Таблица 05-01-071. Наращивание железобетонных свай и панелей завес 

   

	
	Измеритель: 1 м3 железобетонных свай и панелей второго яруса

	
	Наращивание железобетонных:

	05-01-071-01
	      свай при толщине завесы до 300 мм
	1485,76 
	168,88 
	595,76 
	70,05 
	721,12 
	16,27 

	(403-9029)
	  Сваи железобетонные сплошные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	05-01-071-02
	      свай при толщине завесы до 500 мм
	792,79 
	66,74 
	297,99 
	30,76 
	428,06 
	6,43 

	(403-9029)
	  Сваи железобетонные сплошные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	05-01-071-03
	      свай при толщине завесы до 700 мм
	593,92 
	36,54 
	271,82 
	20,10 
	285,56 
	3,52 

	(403-9029)
	  Сваи железобетонные сплошные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	05-01-071-04
	      панелей при толщине завесы до 400 мм
	1372,83 
	87,27 
	432,14 
	32,41 
	853,42 
	8,86 

	(403-9013)
	  Панели сборные железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	05-01-071-05
	      панелей при толщине завесы более 400 мм
	906,83 
	53,88 
	277,27 
	20,65 
	575,68 
	5,47 

	(403-9013)
	  Панели сборные железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	Таблица 05-01-072. Установка и извлечение железобетонных ограничителей захваток 

   

	
	Измеритель: 1 ограничитель

	
	Установка и извлечение железобетонных ограничителей захваток при толщине завесы:

	05-01-072-01
	      до 600 мм
	284,39 
	56,87 
	227,52 
	29,40 
	0,00 
	5,32 

	(403-9301)
	  Ограничители захваток железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,05)  
	-  

	05-01-072-02
	      до 800 мм
	366,15 
	73,33 
	292,82 
	33,33 
	0,00 
	6,86 

	(403-9301)
	  Ограничители захваток железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,05)  
	-  

	Таблица 05-01-073. Установка свай в скважину 

   

	
	Измеритель: 1 свая

	
	Установка в скважину свай массой:

	05-01-073-01
	      до 5 т
	265,65 
	56,15 
	194,10 
	21,60 
	15,40 
	5,98 

	(403-9141)
	  Сваи железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	05-01-073-02
	      свыше 5 т
	576,44 
	75,50 
	485,54 
	28,14 
	15,40 
	8,04 

	(403-9141)
	  Сваи железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	Таблица 05-01-075. Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 750 мм высокопроизводительными буровыми установками с крутящим моментом 250-400 кНм 

   

	
	Измеритель: 1 м3 свай

	
	Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 750 мм высокопроизводительными буровыми установками с крутящим моментом 250-400 кНм:

	05-01-075-01
	      в грунтах 1 группы
	15355,57 
	64,71 
	14890,20 
	102,24 
	400,66 
	6,42 

	(401-9021)
	  Бетон, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	05-01-075-02
	      в грунтах 2 группы
	19092,21 
	69,35 
	18622,20 
	125,83 
	400,66 
	6,88 

	(401-9021)
	  Бетон, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	05-01-075-03
	      в грунтах 3 группы
	37605,13 
	92,03 
	36701,68 
	240,15 
	811,42 
	9,13 

	(401-9021)
	  Бетон, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	05-01-075-04
	      в грунтах 4 группы
	53680,65 
	104,63 
	46819,56 
	304,26 
	6756,46 
	10,38 

	(401-9021)
	  Бетон, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	05-01-075-05
	      в грунтах 5 группы
	77937,99 
	134,06 
	70289,71 
	452,55 
	7514,22 
	13,3 

	(401-9021)
	  Бетон, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	05-01-075-06
	      в грунтах 6 группы
	96754,10 
	156,34 
	88120,39 
	565,43 
	8477,37 
	15,51 

	(401-9021)
	  Бетон, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	05-01-075-07
	      в грунтах 7 группы
	127315,24 
	189,10 
	114244,41 
	730,80 
	12881,73 
	18,76 

	(401-9021)
	  Бетон, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	Таблица 05-01-076. Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 1000 мм высокопроизводительными буровыми установками с крутящим моментом 250-400 кНм 

   

	
	Измеритель: 1 м3 свай

	
	Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 1000 мм высокопроизводительными буровыми установками с крутящим моментом 250-400 кНм:

	05-01-076-01
	      в грунтах 1 группы
	10077,11 
	44,65 
	9699,01 
	67,88 
	333,45 
	4,43 

	(401-9021)
	  Бетон, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	05-01-076-02
	      в грунтах 2 группы
	13700,91 
	48,99 
	13182,21 
	89,95 
	469,71 
	4,86 

	(401-9021)
	  Бетон, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	05-01-076-03
	      в грунтах 3 группы
	25230,13 
	63,20 
	24544,09 
	161,74 
	622,84 
	6,27 

	(401-9021)
	  Бетон, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	05-01-076-04
	      в грунтах 4 группы
	38607,38 
	74,49 
	33500,89 
	218,40 
	5032,00 
	7,39 

	(401-9021)
	  Бетон, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	05-01-076-05
	      в грунтах 5 группы
	62436,55 
	103,52 
	56722,24 
	365,33 
	5610,79 
	10,27 

	(401-9021)
	  Бетон, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	05-01-076-06
	      в грунтах 6 группы
	81835,00 
	126,91 
	75382,26 
	483,11 
	6325,83 
	12,59 

	(401-9021)
	  Бетон, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	05-01-076-07
	      в грунтах 7 группы
	110363,80 
	158,46 
	100594,01 
	642,71 
	9611,33 
	15,72 

	(401-9021)
	  Бетон, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	Таблица 05-01-077. Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 1200 мм высокопроизводительными буровыми установками с крутящим моментом 250-400 кНм 

   

	
	Измеритель: 1 м3 свай

	
	Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 1200 мм высокопроизводительными буровыми установками с крутящим моментом 250-400 кНм:

	05-01-077-01
	      в грунтах 1 группы
	12228,66 
	38,51 
	9594,04 
	66,63 
	2596,11 
	3,82 

	(401-9021)
	  Бетон, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	05-01-077-02
	      в грунтах 2 группы
	16380,57 
	43,75 
	13740,71 
	92,89 
	2596,11 
	4,34 

	(401-9021)
	  Бетон, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	05-01-077-03
	      в грунтах 3 группы
	28982,83 
	59,17 
	26097,79 
	171,06 
	2825,87 
	5,87 

	(401-9021)
	  Бетон, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	05-01-077-04
	      в грунтах 4 группы
	40682,17 
	69,45 
	34308,19 
	223,03 
	6304,53 
	6,89 

	(401-9021)
	  Бетон, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	05-01-077-05
	      в грунтах 5 группы
	64917,71 
	99,19 
	58027,14 
	372,89 
	6791,38 
	9,84 

	(401-9021)
	  Бетон, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	05-01-077-06
	      в грунтах 6 группы
	84884,28 
	123,48 
	77433,56 
	495,86 
	7327,24 
	12,25 

	(401-9021)
	  Бетон, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	05-01-077-07
	      в грунтах 7 группы
	113324,65 
	155,74 
	103225,85 
	658,67 
	9943,06 
	15,45 

	(401-9021)
	  Бетон, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	Таблица 05-01-078. Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 1500 мм высокопроизводительными буровыми установками с крутящим моментом 250-400 кНм 

   

	
	Измеритель: 1 м3 свай

	
	Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 1500 мм высокопроизводительными буровыми установками с крутящим моментом 250-400 кНм:

	05-01-078-01
	      в грунтах 1 группы
	8130,59 
	30,54 
	7917,29 
	55,49 
	182,76 
	3,03 

	(401-9021)
	  Бетон, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	05-01-078-02
	      в грунтах 2 группы
	10040,48 
	32,96 
	9824,76 
	67,54 
	182,76 
	3,27 

	(401-9021)
	  Бетон, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	05-01-078-03
	      в грунтах 3 группы
	20510,21 
	45,76 
	20108,50 
	132,51 
	355,95 
	4,54 

	(401-9021)
	  Бетон, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	05-01-078-04
	      в грунтах 4 группы
	30631,61 
	55,34 
	27738,37 
	180,87 
	2837,90 
	5,49 

	(401-9021)
	  Бетон, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	05-01-078-05
	      в грунтах 5 группы
	39423,76 
	65,82 
	36197,58 
	234,40 
	3160,36 
	6,53 

	(401-9021)
	  Бетон, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	05-01-078-06
	      в грунтах 6 группы
	43819,51 
	70,76 
	40178,38 
	259,42 
	3570,37 
	7,02 

	(401-9021)
	  Бетон, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	05-01-078-07
	      в грунтах 7 группы
	57215,31 
	85,28 
	51706,13 
	332,54 
	5423,90 
	8,46 

	(401-9021)
	  Бетон, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	Таблица 05-01-079. Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 1700 мм высокопроизводительными буровыми установками с крутящим моментом 250-400 кНм 

   

	
	Измеритель: 1 м3 свай

	
	Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 1700 мм высокопроизводительными буровыми установками с крутящим моментом 250-400 кНм:

	05-01-079-01
	      в грунтах 1 группы
	8313,97 
	28,12 
	8079,83 
	56,50 
	206,02 
	2,79 

	(401-9021)
	  Бетон, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	05-01-079-02
	      в грунтах 2 группы
	10140,72 
	30,34 
	9904,36 
	68,07 
	206,02 
	3,01 

	(401-9021)
	  Бетон, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	05-01-079-03
	      в грунтах 3 группы
	20660,56 
	43,14 
	20188,10 
	133,04 
	429,32 
	4,28 

	(401-9021)
	  Бетон, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	05-01-079-04
	      в грунтах 4 группы
	31416,73 
	52,92 
	27983,84 
	182,45 
	3379,97 
	5,25 

	(401-9021)
	  Бетон, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	05-01-079-05
	      в грунтах 5 группы
	40372,50 
	63,71 
	36608,92 
	237,03 
	3699,87 
	6,32 

	(401-9021)
	  Бетон, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	05-01-079-06
	      в грунтах 6 группы
	44794,45 
	68,75 
	40506,79 
	261,53 
	4218,91 
	6,82 

	(401-9021)
	  Бетон, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	05-01-079-07
	      в грунтах 7 группы
	58270,30 
	82,86 
	51785,73 
	333,06 
	6401,71 
	8,22 

	(401-9021)
	  Бетон, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	Таблица 05-01-080. Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 2000 мм высокопроизводительными буровыми установками с крутящим моментом 250-400 кНм 

   

	
	Измеритель: 1 м3 свай

	
	Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 2000 мм высокопроизводительными буровыми установками с крутящим моментом 250-400 кНм:

	05-01-080-01
	      в грунтах 1 группы
	8272,60 
	24,90 
	8073,15 
	56,23 
	174,55 
	2,47 

	(401-9021)
	  Бетон, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	05-01-080-02
	      в грунтах 2 группы
	10182,49 
	27,32 
	9980,62 
	68,29 
	174,55 
	2,71 

	(401-9021)
	  Бетон, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	05-01-080-03
	      в грунтах 3 группы
	20771,90 
	40,42 
	20430,22 
	134,43 
	301,26 
	4,01 

	(401-9021)
	  Бетон, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	05-01-080-04
	      в грунтах 4 группы
	31061,96 
	50,40 
	28391,83 
	184,77 
	2619,73 
	5 

	(401-9021)
	  Бетон, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	05-01-080-05
	      в грунтах 5 группы
	39781,74 
	60,88 
	36768,10 
	237,77 
	2952,76 
	6,04 

	(401-9021)
	  Бетон, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	05-01-080-06
	      в грунтах 6 группы
	43818,94 
	65,52 
	40500,11 
	261,21 
	3253,31 
	6,5 

	(401-9021)
	  Бетон, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	05-01-080-07
	      в грунтах 7 группы
	57028,53 
	79,83 
	51944,92 
	333,80 
	5003,78 
	7,92 

	(401-9021)
	  Бетон, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	Таблица 05-01-084. Устройство шпунтового ограждения из стальных труб диаметром 720 мм длиной до 20 м в грунтах 2-й категории на суше 

   

	
	Измеритель: 1 т

	05-01-084-01
	Устройство шпунтового ограждения из стальных труб диаметром 720 мм длиной до 20 м универсальными буровыми комплексами мощностью 350-500 кВт в грунтах 2-й категории на суше
	8896,21 
	55,80 
	7444,21 
	69,12 
	1396,20 
	5,8 

	(109-9181)
	  Трубошпунт Л-V, L-11,6 м (труба стальная электросварная диаметром 720 мм толщина 10 мм, длинной 11,6 м), (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1,01)  
	-  

	05-01-084-02
	Устройство шпунтового ограждения из стальных труб диаметром 720 мм длиной 11,6 м в грунтах 2-й категории на суше
	1895,26 
	35,66 
	550,51 
	33,56 
	1309,09 
	3,58 

	(109-9181)
	  Трубошпунт Л-V, L-11,6 м (труба стальная электросварная диаметром 720 мм толщина 10 мм, длинной 11,6 м), (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1,01)  
	-  

	Таблица 05-01-085. Устройство шпунтового ограждения из стальных труб диаметром 720 мм длиной до 20 м в грунтах 2-й категории в речных условиях с плавсредств 

   

	
	Измеритель: 1 т

	05-01-085-01
	Устройство шпунтового ограждения из стальных труб диаметром 720 мм длиной до 20 м универсальными буровыми комплексами мощностью 350-500 кВт в грунтах 2-й категории в речных условиях с плавсредств
	10548,12 
	28,76 
	9163,94 
	106,46 
	1355,42 
	2,99 

	(109-9181)
	  Трубошпунт Л-V, L-11,6 м (труба стальная электросварная диаметром 720 мм толщина 10 мм, длинной 11,6 м), (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1,01)  
	-  

	05-01-085-02
	Устройство шпунтового ограждения из стальных труб диаметром 720 мм длиной 11,6 м в грунтах 2-й категории в речных условиях с плавсредств
	3895,94 
	54,88 
	2530,02 
	155,15 
	1311,04 
	5,51 

	(109-9181)
	  Трубошпунт Л-V, L-11,6 м (труба стальная электросварная диаметром 720 мм толщина 10 мм, длинной 11,6 м), (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1,01)  
	-  

	Таблица 05-01-090. Вытрамбовывание (пробивка) скважин для устройства свай 

   

	
	Измеритель: 1 м3 скважины

	
	Вытрамбовывание (пробивка) скважин для устройства свай диаметром до 800 мм в грунтах:

	05-01-090-01
	      устойчивых 2-й категории
	730,54 
	69,86 
	657,80 
	20,53 
	2,88 
	6,73 

	05-01-090-02
	      неустойчивых
	1354,49 
	116,15 
	1215,40 
	44,80 
	22,94 
	11,19 

	Таблица 05-01-091. Втрамбовывание щебня для устройства уширения основания скважин под сваи 

   

	
	Измеритель: 1 м3 щебня

	05-01-091-01
	Втрамбовывание щебня для устройства уширения основания скважин под сваи
	1134,29 
	84,56 
	1005,42 
	33,39 
	44,31 
	8,49 

	(408-0007)
	  Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 20-40 мм, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	Таблица 05-01-092. Задавливание свай при усилении фундаментов 

   

	
	Измеритель: 1 м сваи

	05-01-092-01
	Задавливание свай диаметром 219 мм при усилении фундаментов
	930,89 
	124,97 
	369,15 
	41,22 
	436,77 
	11,69 

	Подраздел 1.2 СВАЙНЫЕ РАБОТЫ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ В МЕРЗЛЫХ И ВЕЧНОМЕРЗЛЫХ ГРУНТАХ 

   

	Таблица 05-01-095. Установка железобетонных и стальных свай в скважины в мерзлых и вечномерзлых грунтах 

   

	
	Измеритель: 1 м3 свай

	
	Установка в скважины в мерзлых и вечномерзлых грунтах:

	05-01-095-01
	      железобетонных свай объемом до 0,4 м3
	400,03 
	28,21 
	206,34 
	21,74 
	165,48 
	3,08 

	(403-9132)
	  Сваи железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	05-01-095-02
	      железобетонных свай объемом до 0,75 м3
	303,56 
	16,12 
	122,47 
	12,64 
	164,97 
	1,76 

	(403-9132)
	  Сваи железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	05-01-095-03
	      железобетонных свай объемом до 1,1 м3
	277,25 
	11,82 
	100,71 
	9,47 
	164,72 
	1,29 

	(403-9132)
	  Сваи железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	05-01-095-04
	      железобетонных свай объемом до 1,45 м3
	251,41 
	9,34 
	77,35 
	7,38 
	164,72 
	1,02 

	(403-9132)
	  Сваи железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	05-01-095-05
	      железобетонных свай объемом до 2 м3
	351,78 
	7,88 
	179,18 
	6,63 
	164,72 
	0,86 

	(403-9132)
	  Сваи железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	05-01-095-06
	      стальных свай объемом до 0,2 м3
	1237,76 
	134,86 
	459,36 
	45,45 
	643,54 
	13,86 

	(103-9080)
	  Трубы стальные обсадные, (м)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	05-01-095-07
	      стальных свай объемом до 0,35 м3
	982,00 
	95,35 
	276,44 
	26,13 
	610,21 
	9,8 

	(103-9080)
	  Трубы стальные обсадные, (м)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	05-01-095-08
	      стальных свай объемом до 0,55 м3
	821,93 
	71,52 
	180,32 
	16,40 
	570,09 
	7,35 

	(103-9080)
	  Трубы стальные обсадные, (м)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	05-01-095-09
	      стальных свай объемом до 0,85 м3
	748,46 
	57,21 
	136,27 
	10,84 
	554,98 
	5,88 

	(103-9080)
	  Трубы стальные обсадные, (м)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	05-01-095-10
	      стальных свай объемом до 1,25 м3
	683,53 
	44,66 
	98,90 
	7,36 
	539,97 
	4,59 

	(103-9080)
	  Трубы стальные обсадные, (м)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	05-01-095-11
	      стальных свай объемом до 1,75 м3
	716,99 
	35,81 
	147,43 
	5,26 
	533,75 
	3,68 

	(103-9080)
	  Трубы стальные обсадные, (м)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	Таблица 05-01-096. Установка деревометаллических и деревянных свай в готовые скважины в мерзлых и вечномерзлых грунтах 

   

	
	Измеритель: 1 м3 свай

	
	Установка в готовые скважины в мерзлых и вечномерзлых грунтах:

	05-01-096-01
	      деревометаллических свай объемом до 0,3 м3
	1369,48 
	115,62 
	412,14 
	38,72 
	841,72 
	12,17 

	(103-9080)
	  Трубы стальные обсадные, (м)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	05-01-096-02
	      деревометаллических свай объемом до 0,4 м3
	1239,24 
	89,11 
	322,62 
	29,20 
	827,51 
	9,38 

	(103-9080)
	  Трубы стальные обсадные, (м)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	05-01-096-03
	      деревометаллических свай объемом до 0,5 м3
	1172,29 
	72,01 
	265,47 
	23,19 
	834,81 
	7,58 

	(103-9080)
	  Трубы стальные обсадные, (м)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	05-01-096-04
	      деревометаллических свай объемом до 0,6 м3
	1127,01 
	61,47 
	205,55 
	17,31 
	859,99 
	6,47 

	(103-9080)
	  Трубы стальные обсадные, (м)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	05-01-096-05
	      деревометаллических свай объемом до 0,85 м3
	1057,09 
	48,74 
	170,37 
	13,69 
	837,98 
	5,13 

	(103-9080)
	  Трубы стальные обсадные, (м)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	05-01-096-06
	      деревометаллических свай объемом до 1,05 м3
	1004,99 
	39,81 
	142,40 
	11,03 
	822,78 
	4,19 

	(103-9080)
	  Трубы стальные обсадные, (м)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	05-01-096-07
	      деревянных свай объемом до 0,19 м3
	1411,02 
	93,81 
	420,86 
	45,29 
	896,35 
	9,99 

	05-01-096-08
	      деревянных свай объемом до 0,36 м3
	1145,59 
	54,27 
	239,41 
	25,10 
	851,91 
	5,78 

	05-01-096-09
	      деревянных свай объемом до 0,62 м3
	1009,82 
	32,21 
	145,88 
	14,98 
	831,73 
	3,43 

	05-01-096-10
	      деревянных свай объемом до 1 м3
	937,88 
	20,00 
	96,62 
	9,57 
	821,26 
	2,13 

	Таблица 05-01-097. Погружение в мерзлых и вечномерзлых грунтах железобетонных и стальных свай с предварительным оттаиванием грунта паровыми иглами 

   

	
	Измеритель: 1 м3 свай

	
	Погружение в мерзлых и вечномерзлых грунтах (с предварительным оттаиванием грунта паровыми иглами):

	05-01-097-01
	      железобетонных свай объемом до 0,4 м3
	820,01 
	83,41 
	486,67 
	44,36 
	249,93 
	8,78 

	(101-9650)
	  Паровые иглы, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,32)  
	-  

	(403-9132)
	  Сваи железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1,015)  
	-  

	05-01-097-02
	      железобетонных свай объемом до 0,65 м3
	756,58 
	61,47 
	445,18 
	36,71 
	249,93 
	6,47 

	(101-9650)
	  Паровые иглы, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,26)  
	-  

	(403-9132)
	  Сваи железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1,015)  
	-  

	05-01-097-03
	      железобетонных свай объемом до 0,9 м3
	700,69 
	49,69 
	412,83 
	32,57 
	238,17 
	5,23 

	(101-9650)
	  Паровые иглы, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,2)  
	-  

	(403-9132)
	  Сваи железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1,015)  
	-  

	05-01-097-04
	      железобетонных свай объемом до 1,4 м3
	621,48 
	37,43 
	345,88 
	26,16 
	238,17 
	3,94 

	(101-9650)
	  Паровые иглы, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,14)  
	-  

	(403-9132)
	  Сваи железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1,015)  
	-  

	05-01-097-05
	      стальных свай объемом до 0,2 м3
	1911,37 
	255,41 
	840,11 
	81,22 
	815,85 
	26,25 

	(101-9650)
	  Паровые иглы, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,44)  
	-  

	(103-9080)
	  Трубы стальные обсадные, (м)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	05-01-097-06
	      стальных свай объемом до 0,35 м3
	1504,77 
	165,02 
	569,46 
	50,62 
	770,29 
	16,96 

	(101-9650)
	  Паровые иглы, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,34)  
	-  

	(103-9080)
	  Трубы стальные обсадные, (м)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	05-01-097-07
	      стальных свай объемом до 0,55 м3
	1308,11 
	122,99 
	464,11 
	39,47 
	721,01 
	12,64 

	(101-9650)
	  Паровые иглы, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,24)  
	-  

	(103-9080)
	  Трубы стальные обсадные, (м)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	05-01-097-08
	      стальных свай объемом до 0,85 м3
	1211,85 
	94,67 
	412,25 
	31,12 
	704,93 
	9,73 

	(101-9650)
	  Паровые иглы, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,2)  
	-  

	(103-9080)
	  Трубы стальные обсадные, (м)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	05-01-097-09
	      стальных свай объемом до 1,25 м3
	1102,91 
	71,81 
	342,74 
	24,32 
	688,36 
	7,38 

	(101-9650)
	  Паровые иглы, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,18)  
	-  

	(103-9080)
	  Трубы стальные обсадные, (м)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	05-01-097-10
	      стальных свай объемом до 1,75 м3
	1052,34 
	58,19 
	313,26 
	21,40 
	680,89 
	5,98 

	(101-9650)
	  Паровые иглы, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,16)  
	-  

	(103-9080)
	  Трубы стальные обсадные, (м)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	Таблица 05-01-098. Погружение в мерзлых и вечномерзлых грунтах деревометаллических и деревянных свай с предварительным оттаиванием грунта паровыми иглами 

   

	
	Измеритель: 1 м3 свай

	
	Погружение в мерзлых и вечномерзлых грунтах (с предварительным оттаиванием грунта паровыми иглами):

	05-01-098-01
	      деревометаллических свай объемом до 0,2 м3
	2471,78 
	307,99 
	1128,53 
	112,51 
	1035,26 
	32,42 

	(101-9650)
	  Паровые иглы, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,44)  
	-  

	(103-9080)
	  Трубы стальные обсадные, (м)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	05-01-098-02
	      деревометаллических свай объемом до 0,3 м3
	2072,28 
	209,57 
	846,26 
	81,06 
	1016,45 
	22,06 

	(101-9650)
	  Паровые иглы, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,34)  
	-  

	(103-9080)
	  Трубы стальные обсадные, (м)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	05-01-098-03
	      деревометаллических свай объемом до 0,4 м3
	1850,51 
	160,27 
	699,99 
	65,28 
	990,25 
	16,87 

	(101-9650)
	  Паровые иглы, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,34)  
	-  

	(103-9080)
	  Трубы стальные обсадные, (м)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	05-01-098-04
	      деревометаллических свай объемом до 0,6 м3
	1720,62 
	114,76 
	571,44 
	49,61 
	1034,42 
	12,08 

	(101-9650)
	  Паровые иглы, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,24)  
	-  

	(103-9080)
	  Трубы стальные обсадные, (м)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	05-01-098-05
	      деревометаллических свай объемом до 1 м3
	1523,10 
	72,68 
	458,38 
	35,03 
	992,04 
	7,65 

	(101-9650)
	  Паровые иглы, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,2)  
	-  

	(103-9080)
	  Трубы стальные обсадные, (м)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	05-01-098-06
	      деревянных свай объемом до 0,2 м3
	2173,16 
	226,25 
	999,19 
	104,29 
	947,72 
	24,38 

	(101-9650)
	  Паровые иглы, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,44)  
	-  

	05-01-098-07
	      деревянных свай объемом до 0,3 м3
	1851,78 
	155,16 
	748,90 
	75,15 
	947,72 
	16,72 

	(101-9650)
	  Паровые иглы, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,34)  
	-  

	05-01-098-08
	      деревянных свай объемом до 0,4 м3
	1699,91 
	125,19 
	627,00 
	61,22 
	947,72 
	13,49 

	(101-9650)
	  Паровые иглы, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,34)  
	-  

	05-01-098-09
	      деревянных свай объемом до 0,6 м3
	1545,22 
	89,74 
	507,76 
	47,30 
	947,72 
	9,67 

	(101-9650)
	  Паровые иглы, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,24)  
	-  

	05-01-098-10
	      деревянных свай объемом до 1 м3
	1419,57 
	57,07 
	414,78 
	33,46 
	947,72 
	6,15 

	(101-9650)
	  Паровые иглы, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,2)  
	-  

	Таблица 05-01-099. Парооттаивание мерзлых и вечномерзлых грунтов для производства свайных работ 

   

	
	Измеритель: 1 м3 оттаиваемого грунта

	05-01-099-01
	Парооттаивание мерзлых и вечномерзлых грунтов для производства свайных работ
	197,09 
	4,16 
	192,20 
	6,31 
	0,73 
	0,46 

	(101-9650)
	  Паровые иглы, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,002)  
	-  

	Таблица 05-01-100. Погружение железобетонных и металлических свай в оттаянный грунт мерзлых и вечномерзлых грунтов 

   

	
	Измеритель: 1 м3 свай

	
	Погружение в оттаянный грунт мерзлых и вечномерзлых грунтов:

	05-01-100-01
	      железобетонных свай объемом до 0,4 м3
	342,08 
	45,96 
	296,12 
	32,74 
	0,00 
	4,56 

	(403-9132)
	  Сваи железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1,015)  
	-  

	05-01-100-02
	      железобетонных свай объемом до 0,65 м3
	285,39 
	35,08 
	250,31 
	24,76 
	0,00 
	3,48 

	(403-9132)
	  Сваи железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1,015)  
	-  

	05-01-100-03
	      железобетонных свай объемом до 0,9 м3
	245,94 
	29,74 
	216,20 
	21,14 
	0,00 
	2,95 

	(403-9132)
	  Сваи железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1,015)  
	-  

	05-01-100-04
	      железобетонных свай объемом до 1,4 м3
	188,64 
	23,79 
	164,85 
	15,43 
	0,00 
	2,36 

	(403-9132)
	  Сваи железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1,015)  
	-  

	05-01-100-05
	      металлических свай объемом до 0,2 м3
	3066,80 
	162,39 
	1065,08 
	78,23 
	1839,33 
	16,69 

	(103-9080)
	  Трубы стальные обсадные, (м)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	05-01-100-06
	      металлических свай объемом до 0,35 м3
	2414,95 
	108,29 
	687,65 
	50,52 
	1619,01 
	11,13 

	(103-9080)
	  Трубы стальные обсадные, (м)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	05-01-100-07
	      металлических свай объемом до 0,55 м3
	1812,83 
	79,88 
	496,62 
	36,66 
	1236,33 
	8,21 

	(103-9080)
	  Трубы стальные обсадные, (м)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	05-01-100-08
	      металлических свай объемом до 0,85 м3
	1474,36 
	61,01 
	385,20 
	28,86 
	1028,15 
	6,27 

	(103-9080)
	  Трубы стальные обсадные, (м)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	05-01-100-09
	      металлических свай объемом до 1,25 м3
	1287,94 
	47,68 
	304,05 
	23,07 
	936,21 
	4,9 

	(103-9080)
	  Трубы стальные обсадные, (м)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	05-01-100-10
	      металлических свай объемом до 1,75 м3
	1086,57 
	39,31 
	253,59 
	19,63 
	793,67 
	4,04 

	(103-9080)
	  Трубы стальные обсадные, (м)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	Подраздел 1.3 СВАЙНЫЕ РАБОТЫ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ В МОРСКИХ УСЛОВИЯХ С ПЛАВУЧИХ СРЕДСТВ 

   

	Таблица 05-01-111. Погружение плавучим копром железобетонных одиночных свай в морских условиях 

   

	
	Измеритель: 1 м3 свай

	
	Погружение плавучим копром железобетонных одиночных свай длиной:

	05-01-111-01
	      12 м в закрытой акватории
	3692,41 
	47,88 
	1524,63 
	195,25 
	2119,90 
	4,68 

	05-01-111-02
	      20 м в закрытой акватории
	2848,73 
	24,76 
	769,82 
	97,83 
	2054,15 
	2,42 

	05-01-111-03
	      24 м в закрытой акватории
	2685,92 
	19,95 
	608,44 
	76,96 
	2057,53 
	1,95 

	05-01-111-04
	      30 м в закрытой акватории
	2598,99 
	15,55 
	536,69 
	67,27 
	2046,75 
	1,52 

	05-01-111-05
	      12 м у открытого побережья (открытого рейда)
	6437,87 
	49,10 
	4268,87 
	547,53 
	2119,90 
	4,8 

	05-01-111-06
	      20 м у открытого побережья (открытого рейда)
	4217,45 
	24,76 
	2138,54 
	271,91 
	2054,15 
	2,42 

	05-01-111-07
	      24 м у открытого побережья (открытого рейда)
	3762,33 
	19,85 
	1684,95 
	214,03 
	2057,53 
	1,94 

	05-01-111-08
	      30 м у открытого побережья (открытого рейда)
	3526,27 
	15,55 
	1463,97 
	174,87 
	2046,75 
	1,52 

	Таблица 05-01-112. Погружение вибропогружателем железобетонных свай-оболочек диаметром до 2 м в закрытой акватории 

   

	
	Измеритель: 1 м3 железобетона свай-оболочек

	
	Погружение вибропогружателем в закрытой акватории железобетонных свай-оболочек диаметром до 2 м, длиной:

	05-01-112-01
	      до 15 м с применением плавучего кондуктора без извлечения грунта
	3557,09 
	43,25 
	1078,17 
	115,63 
	2435,67 
	3,99 

	(201-9356)
	  Конструкции стальные ножа и стыка, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	05-01-112-02
	      до 32 м с применением плавучего кондуктора без извлечения грунта
	3459,31 
	48,89 
	939,18 
	95,03 
	2471,24 
	4,51 

	(201-9356)
	  Конструкции стальные ножа и стыка, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	05-01-112-03
	      до 32 м с применением плавучего кондуктора с извлечением грунта
	5295,26 
	66,12 
	2532,69 
	287,77 
	2696,45 
	6,1 

	(201-9356)
	  Конструкции стальные ножа и стыка, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	05-01-112-04
	      до 15 м без применения плавучего кондуктора без извлечения грунта
	3429,60 
	43,25 
	950,68 
	105,46 
	2435,67 
	3,99 

	(201-9356)
	  Конструкции стальные ножа и стыка, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	05-01-112-05
	      до 32 м без применения плавучего кондуктора без извлечения грунта
	3362,51 
	48,89 
	842,38 
	87,16 
	2471,24 
	4,51 

	(201-9356)
	  Конструкции стальные ножа и стыка, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	05-01-112-06
	      до 32 м без применения плавучего кондуктора с извлечением грунта
	4993,33 
	66,12 
	2230,76 
	263,25 
	2696,45 
	6,1 

	(201-9356)
	  Конструкции стальные ножа и стыка, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	Таблица 05-01-113. Погружение вибропогружателем железобетонных свай-оболочек диаметром до 2 м у открытого побережья (открытого рейда) 

   

	
	Измеритель: 1 м3 железобетона свай-оболочек

	
	Погружение вибропогружателем у открытого побережья (открытого рейда) железобетонных свай-оболочек диаметром до 2 м, длиной:

	05-01-113-01
	      до 15 м с применением плавучего кондуктора без извлечения грунта
	4825,63 
	43,25 
	2375,66 
	179,99 
	2406,72 
	3,99 

	(201-9356)
	  Конструкции стальные ножа и стыка, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	05-01-113-02
	      до 32 м с применением плавучего кондуктора без извлечения грунта
	4444,10 
	48,89 
	1951,80 
	145,23 
	2443,41 
	4,51 

	(201-9356)
	  Конструкции стальные ножа и стыка, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	05-01-113-03
	      до 32 м с применением плавучего кондуктора с извлечением грунта
	8525,78 
	66,12 
	5791,04 
	461,65 
	2668,62 
	6,1 

	(201-9356)
	  Конструкции стальные ножа и стыка, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	05-01-113-04
	      до 15 м без применения плавучего кондуктора без извлечения грунта
	4653,67 
	43,25 
	2203,70 
	169,82 
	2406,72 
	3,99 

	(201-9356)
	  Конструкции стальные ножа и стыка, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	05-01-113-05
	      до 32 м без применения плавучего кондуктора без извлечения грунта
	4335,99 
	49,76 
	1842,82 
	141,74 
	2443,41 
	4,59 

	(201-9356)
	  Конструкции стальные ножа и стыка, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	05-01-113-06
	      до 32 м без применения плавучего кондуктора с извлечением грунта
	8124,52 
	66,12 
	5389,78 
	438,00 
	2668,62 
	6,1 

	(201-9356)
	  Конструкции стальные ножа и стыка, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	Таблица 05-01-114. Вырубка бетона из арматурных каркасов железобетонных свай и свай-оболочек в морских условиях 

   

	
	Измеритель: 1 свая

	
	Вырубка бетона из арматурных каркасов:

	05-01-114-01
	      железобетонных свай площадью сечения до 0,1 м2 в закрытой акватории
	67,69 
	11,75 
	52,74 
	4,10 
	3,20 
	1,18 

	05-01-114-02
	      железобетонных свай площадью сечения до 0,15 м2 в закрытой акватории
	106,08 
	20,42 
	78,97 
	5,82 
	6,69 
	2,05 

	05-01-114-03
	      железобетонных свай площадью сечения свыше 0,15 м2 в закрытой акватории
	121,53 
	23,11 
	89,82 
	6,53 
	8,60 
	2,32 

	05-01-114-04
	      свай-оболочек диаметром до 2 м в закрытой акватории
	816,55 
	154,78 
	648,63 
	55,99 
	13,14 
	15,54 

	05-01-114-05
	      железобетонных свай площадью сечения до 0,1 м2 у открытого побережья (открытого рейда)
	75,36 
	11,75 
	60,41 
	4,10 
	3,20 
	1,18 

	05-01-114-06
	      железобетонных свай площадью сечения до 0,15 м2 у открытого побережья (открытого рейда)
	113,75 
	20,42 
	86,64 
	5,82 
	6,69 
	2,05 

	05-01-114-07
	      железобетонных свай площадью сечения свыше 0,15 м2 у открытого побережья (открытого рейда)
	129,20 
	23,11 
	97,49 
	6,53 
	8,60 
	2,32 

	05-01-114-08
	      свай-оболочек диаметром до 2 м у открытого побережья (открытого рейда)
	985,35 
	154,78 
	817,43 
	55,99 
	13,14 
	15,54 

	Таблица 05-01-115. Погружение плавучим копром свай из стальных труб в морских условиях 

   

	
	Измеритель: 1 т свай

	
	Погружение плавучим копром свай из стальных труб длиной:

	05-01-115-01
	      до 20 м, диаметром до 800 мм в закрытой акватории без извлечения грунта
	1345,62 
	37,03 
	1233,83 
	157,14 
	74,76 
	3,62 

	(101-9280)
	  Сваи из стальных труб, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1,01)  
	-  

	05-01-115-02
	      свыше 20 м, диаметром свыше 800 мм в закрытой акватории без извлечения грунта
	568,07 
	16,13 
	530,31 
	66,96 
	21,63 
	1,6 

	(101-9280)
	  Сваи из стальных труб, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1,01)  
	-  

	05-01-115-03
	      до 20 м, диаметром до 800 мм у открытого побережья (открытого рейда) без извлечения грунта
	3915,37 
	37,03 
	3803,58 
	424,54 
	74,76 
	3,62 

	(101-9280)
	  Сваи из стальных труб, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1,01)  
	-  

	05-01-115-04
	      свыше 20 м, диаметром свыше 800 мм у открытого побережья (открытого рейда) без извлечения грунта
	1658,37 
	16,23 
	1620,51 
	178,15 
	21,63 
	1,61 

	(101-9280)
	  Сваи из стальных труб, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1,01)  
	-  

	Таблица 05-01-116. Погружение вибропогружателем свай из стальных труб в морских условиях 

   

	
	Измеритель: 1 т свай

	
	Погружение вибропогружателем свай из стальных труб длиной:

	05-01-116-01
	      до 20 м, диаметром до 800 мм в закрытой акватории без извлечения грунта
	1338,29 
	24,09 
	1239,44 
	148,30 
	74,76 
	2,39 

	(101-9280)
	  Сваи из стальных труб, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1,01)  
	-  

	05-01-116-02
	      свыше 20 м, диаметром свыше 800 мм в закрытой акватории без извлечения грунта
	582,18 
	12,30 
	548,25 
	65,10 
	21,63 
	1,22 

	(101-9280)
	  Сваи из стальных труб, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1,01)  
	-  

	05-01-116-03
	      до 20 м, диаметром до 800 мм у открытого побережья (открытого рейда) без извлечения грунта
	3195,92 
	24,09 
	3097,07 
	253,43 
	74,76 
	2,39 

	(101-9280)
	  Сваи из стальных труб, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1,01)  
	-  

	05-01-116-04
	      свыше 20 м, диаметром свыше 800 мм у открытого побережья (открытого рейда) без извлечения грунта
	1400,86 
	12,30 
	1366,93 
	115,55 
	21,63 
	1,22 

	(101-9280)
	  Сваи из стальных труб, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1,01)  
	-  

	Таблица 05-01-117. Изготовление свай из стальных труб 

   

	
	Измеритель: 1 т свай

	
	Изготовление свай из стальных труб диаметром:

	05-01-117-01
	      до 800 мм, длиной до 20 м
	103,89 
	38,06 
	50,91 
	2,17 
	14,92 
	3,72 

	(103-9012)
	  Трубы стальные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1,01)  
	-  

	05-01-117-02
	      свыше 800 мм, длиной свыше 20 м
	70,06 
	22,92 
	37,78 
	0,95 
	9,36 
	2,24 

	(103-9012)
	  Трубы стальные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1,01)  
	-  

	Таблица 05-01-118. Погружение плавучим копром стальных свай шпунтового ряда в морских условиях 

   

	
	Измеритель: 1 т свай

	
	Погружение плавучим копром стальных свай шпунтового ряда длиной:

	05-01-118-01
	      до 5 м, массой 1 м до 70 кг в закрытой акватории
	3542,87 
	125,09 
	3135,05 
	401,23 
	282,73 
	12,41 

	(101-1145)
	  Профили фасонные горячекатаные для шпунтовых свай Л4 и Л5 массой от 50 до 100 кг, сталь марки 16ХГ, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	05-01-118-02
	      до 15 м, массой 1 м до 70 кг в закрытой акватории
	1888,20 
	81,14 
	1595,42 
	201,98 
	211,64 
	8,05 

	(101-1145)
	  Профили фасонные горячекатаные для шпунтовых свай Л4 и Л5 массой от 50 до 100 кг, сталь марки 16ХГ, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	05-01-118-03
	      до 24 м, массой 1 м до 70 кг в закрытой акватории
	2088,91 
	108,96 
	1700,03 
	216,16 
	279,92 
	10,81 

	(101-1145)
	  Профили фасонные горячекатаные для шпунтовых свай Л4 и Л5 массой от 50 до 100 кг, сталь марки 16ХГ, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	05-01-118-04
	      до 5 м, массой 1 м свыше 70 кг в закрытой акватории
	2379,38 
	83,36 
	2097,66 
	268,26 
	198,36 
	8,27 

	(101-1145)
	  Профили фасонные горячекатаные для шпунтовых свай Л4 и Л5 массой от 50 до 100 кг, сталь марки 16ХГ, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	05-01-118-05
	      до 24 м, массой 1 м свыше 70 кг в закрытой акватории
	1429,68 
	73,18 
	1176,98 
	148,41 
	179,52 
	7,26 

	(101-1145)
	  Профили фасонные горячекатаные для шпунтовых свай Л4 и Л5 массой от 50 до 100 кг, сталь марки 16ХГ, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	05-01-118-06
	      до 30 м, массой 1 м свыше 70 кг в закрытой акватории
	1290,01 
	69,65 
	1063,09 
	133,96 
	157,27 
	6,91 

	(101-1145)
	  Профили фасонные горячекатаные для шпунтовых свай Л4 и Л5 массой от 50 до 100 кг, сталь марки 16ХГ, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	05-01-118-07
	      до 5 м, массой 1 м до 70 кг у открытого побережья (открытого рейда)
	9996,62 
	125,09 
	9588,80 
	1086,34 
	282,73 
	12,41 

	(101-1145)
	  Профили фасонные горячекатаные для шпунтовых свай Л4 и Л5 массой от 50 до 100 кг, сталь марки 16ХГ, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	05-01-118-08
	      до 15 м, массой 1 м до 70 кг у открытого побережья (открытого рейда)
	4950,36 
	81,14 
	4657,58 
	527,57 
	211,64 
	8,05 

	(101-1145)
	  Профили фасонные горячекатаные для шпунтовых свай Л4 и Л5 массой от 50 до 100 кг, сталь марки 16ХГ, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	05-01-118-09
	      до 24 м, массой 1 м до 70 кг у открытого побережья (открытого рейда)
	5429,79 
	108,96 
	5040,91 
	571,16 
	279,92 
	10,81 

	(101-1145)
	  Профили фасонные горячекатаные для шпунтовых свай Л4 и Л5 массой от 50 до 100 кг, сталь марки 16ХГ, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	05-01-118-10
	      до 5 м, массой 1 м свыше 70 кг у открытого побережья (открытого рейда)
	6696,26 
	83,36 
	6414,54 
	726,35 
	198,36 
	8,27 

	(101-1145)
	  Профили фасонные горячекатаные для шпунтовых свай Л4 и Л5 массой от 50 до 100 кг, сталь марки 16ХГ, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	05-01-118-11
	      до 24 м, массой 1 м свыше 70 кг у открытого побережья (открытого рейда)
	3728,22 
	73,18 
	3475,52 
	393,23 
	179,52 
	7,26 

	(101-1145)
	  Профили фасонные горячекатаные для шпунтовых свай Л4 и Л5 массой от 50 до 100 кг, сталь марки 16ХГ, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	05-01-118-12
	      до 30 м, массой 1 м свыше 70 кг у открытого побережья (открытого рейда)
	3336,37 
	69,65 
	3109,45 
	351,79 
	157,27 
	6,91 

	(101-1145)
	  Профили фасонные горячекатаные для шпунтовых свай Л4 и Л5 массой от 50 до 100 кг, сталь марки 16ХГ, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	Таблица 05-01-119. Погружение вибропогружателем стальных свай шпунтового ряда в морских условиях 

   

	
	Измеритель: 1 т свай

	
	Погружение вибропогружателем стальных свай шпунтового ряда длиной:

	05-01-119-01
	      до 5 м, массой 1 м до 70 кг в закрытой акватории
	3634,60 
	109,16 
	3242,71 
	400,48 
	282,73 
	10,96 

	(101-1145)
	  Профили фасонные горячекатаные для шпунтовых свай Л4 и Л5 массой от 50 до 100 кг, сталь марки 16ХГ, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	05-01-119-02
	      до 15 м, массой 1 м до 70 кг в закрытой акватории
	1713,79 
	68,33 
	1433,82 
	175,19 
	211,64 
	6,86 

	(101-1145)
	  Профили фасонные горячекатаные для шпунтовых свай Л4 и Л5 массой от 50 до 100 кг, сталь марки 16ХГ, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	05-01-119-03
	      до 24 м, массой 1 м до 70 кг в закрытой акватории
	1781,75 
	91,93 
	1409,90 
	169,54 
	279,92 
	9,23 

	(101-1145)
	  Профили фасонные горячекатаные для шпунтовых свай Л4 и Л5 массой от 50 до 100 кг, сталь марки 16ХГ, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	05-01-119-04
	      до 5 м, массой 1 м свыше 70 кг в закрытой акватории
	2459,05 
	73,21 
	2187,48 
	269,85 
	198,36 
	7,35 

	(101-1145)
	  Профили фасонные горячекатаные для шпунтовых свай Л4 и Л5 массой от 50 до 100 кг, сталь марки 16ХГ, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	05-01-119-05
	      до 24 м, массой 1 м свыше 70 кг в закрытой акватории
	1264,08 
	61,95 
	1022,61 
	121,91 
	179,52 
	6,22 

	(101-1145)
	  Профили фасонные горячекатаные для шпунтовых свай Л4 и Л5 массой от 50 до 100 кг, сталь марки 16ХГ, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	05-01-119-06
	      до 30 м, массой 1 м свыше 70 кг в закрытой акватории
	1131,41 
	59,56 
	914,58 
	109,02 
	157,27 
	5,98 

	(101-1145)
	  Профили фасонные горячекатаные для шпунтовых свай Л4 и Л5 массой от 50 до 100 кг, сталь марки 16ХГ, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	05-01-119-07
	      до 5 м, массой 1 м до 70 кг у открытого побережья (открытого рейда)
	8286,72 
	109,16 
	7894,83 
	955,94 
	282,73 
	10,96 

	(101-1145)
	  Профили фасонные горячекатаные для шпунтовых свай Л4 и Л5 массой от 50 до 100 кг, сталь марки 16ХГ, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	05-01-119-08
	      до 15 м, массой 1 м до 70 кг у открытого побережья (открытого рейда)
	3611,13 
	68,33 
	3331,16 
	401,73 
	211,64 
	6,86 

	(101-1145)
	  Профили фасонные горячекатаные для шпунтовых свай Л4 и Л5 массой от 50 до 100 кг, сталь марки 16ХГ, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	05-01-119-09
	      до 24 м, массой 1 м до 70 кг у открытого побережья (открытого рейда)
	3642,60 
	91,93 
	3270,75 
	391,60 
	279,92 
	9,23 

	(101-1145)
	  Профили фасонные горячекатаные для шпунтовых свай Л4 и Л5 массой от 50 до 100 кг, сталь марки 16ХГ, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	05-01-119-10
	      до 5 м, массой 1 м свыше 70 кг у открытого побережья (открытого рейда)
	5596,95 
	73,21 
	5325,38 
	644,49 
	198,36 
	7,35 

	(101-1145)
	  Профили фасонные горячекатаные для шпунтовых свай Л4 и Л5 массой от 50 до 100 кг, сталь марки 16ХГ, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	05-01-119-11
	      до 24 м, массой 1 м свыше 70 кг у открытого побережья (открытого рейда)
	2613,62 
	62,65 
	2372,64 
	283,12 
	178,33 
	6,29 

	(101-1145)
	  Профили фасонные горячекатаные для шпунтовых свай Л4 и Л5 массой от 50 до 100 кг, сталь марки 16ХГ, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	05-01-119-12
	      до 30 м, массой 1 м свыше 70 кг у открытого побережья (открытого рейда)
	2317,63 
	59,56 
	2100,80 
	250,63 
	157,27 
	5,98 

	(101-1145)
	  Профили фасонные горячекатаные для шпунтовых свай Л4 и Л5 массой от 50 до 100 кг, сталь марки 16ХГ, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	Таблица 05-01-120. Сборка пакетов из свай 

   

	
	Измеритель: 1 т свай

	05-01-120-01
	Сборка пакетов из 11 свай массой 1 м свыше 70 кг, длиной 24 м
	11748,64 
	19,66 
	53,99 
	3,72 
	11674,99 
	1,95 

	Таблица 05-01-121. Погружение пакетных свай длиной до 24 м из стального шпунта вибропогружателем в морских условиях 

   

	
	Измеритель: 1 т свай

	
	Погружение пакетных свай длиной до 24 м из стального шпунта вибропогружателем:

	05-01-121-01
	      в закрытой акватории
	687,59 
	38,61 
	379,53 
	43,10 
	269,45 
	3,72 

	05-01-121-02
	      у открытого побережья (открытого рейда)
	1199,74 
	38,61 
	891,68 
	71,00 
	269,45 
	3,72 

	Таблица 05-01-122. Изготовление коробчатых свай длиной до 30 м из стального шпунта массой 1 м свыше 70 кг 

   

	
	Измеритель: 1 т свай

	
	Изготовление коробчатых свай длиной до 30 м из стального шпунта массой 1 м свыше 70 кг:

	05-01-122-01
	      из двух шпунтин
	11887,49 
	37,35 
	61,44 
	1,22 
	11788,70 
	3,75 

	05-01-122-02
	      из четырех шпунтин
	12032,49 
	55,68 
	91,06 
	1,08 
	11885,75 
	5,59 

	Таблица 05-01-123. Погружение плавучим копром коробчатых свай длиной до 30 м в морских условиях 

   

	
	Измеритель: 1 т свай

	
	Погружение плавучим копром коробчатых свай длиной до 30 м:

	05-01-123-01
	      из двух стальных шпунтин в закрытой акватории
	1180,39 
	44,52 
	1050,80 
	131,27 
	85,07 
	4,47 

	05-01-123-02
	      из четырех стальных шпунтин в закрытой акватории
	870,31 
	36,85 
	749,10 
	92,78 
	84,36 
	3,7 

	05-01-123-03
	      из двух стальных шпунтин у открытого побережья (открытого рейда)
	3241,30 
	44,52 
	3111,61 
	319,96 
	85,17 
	4,47 

	05-01-123-04
	      из четырех стальных шпунтин у открытого побережья (открытого рейда)
	2321,72 
	36,85 
	2200,51 
	221,64 
	84,36 
	3,7 

	Таблица 05-01-124. Погружение вибропогружателем коробчатых свай длиной до 30 м в морских условиях 

   

	
	Измеритель: 1 т свай

	
	Погружение вибропогружателем коробчатых свай длиной до 30 м:

	05-01-124-01
	      из двух стальных шпунтин в закрытой акватории
	1299,40 
	38,84 
	1124,83 
	126,55 
	135,73 
	3,9 

	05-01-124-02
	      из четырех стальных шпунтин в закрытой акватории
	977,91 
	32,17 
	808,41 
	88,45 
	137,33 
	3,23 

	05-01-124-03
	      из двух стальных шпунтин у открытого побережья (открытого рейда)
	2829,42 
	38,84 
	2654,85 
	220,93 
	135,73 
	3,9 

	05-01-124-04
	      из четырех стальных шпунтин у открытого побережья (открытого рейда)
	2004,06 
	32,17 
	1834,56 
	152,72 
	137,33 
	3,23 

	Таблица 05-01-125. Устройство направляющих рам в морских условиях 

   

	
	Измеритель: 10 м направляющей рамы

	
	Устройство направляющих рам для погружения:

	05-01-125-01
	      стальных шпунтовых свай в закрытой акватории
	5400,11 
	43,70 
	1271,89 
	149,19 
	4084,52 
	4,6 

	05-01-125-02
	      железобетонных свай в эстакаду в закрытой акватории
	9885,18 
	238,07 
	7402,26 
	877,97 
	2244,85 
	25,06 

	05-01-125-03
	      железобетонных свай в сплошной свайный ряд в закрытой акватории
	3398,33 
	167,20 
	2388,11 
	282,26 
	843,02 
	17,6 

	05-01-125-04
	      железобетонных свай в анкерную стенку в закрытой акватории
	885,37 
	82,65 
	171,05 
	22,36 
	631,67 
	8,7 

	05-01-125-05
	      свай-оболочек диаметром до 2 м в больверк в закрытой акватории
	5979,85 
	46,55 
	3043,08 
	353,48 
	2890,22 
	4,9 

	05-01-125-06
	      стальных шпунтовых свай у открытого побережья (открытого рейда)
	6827,68 
	43,70 
	2699,46 
	268,34 
	4084,52 
	4,6 

	05-01-125-07
	      железобетонных свай в эстакаду у открытого побережья (открытого рейда)
	18296,27 
	238,07 
	15813,35 
	1578,65 
	2244,85 
	25,06 

	05-01-125-08
	      железобетонных свай в сплошной свайный ряд у открытого побережья (открытого рейда)
	6745,22 
	168,63 
	5088,92 
	507,32 
	1487,67 
	17,75 

	05-01-125-09
	      свай-оболочек диаметром до 2 м в больверк у открытого побережья (открытого рейда)
	9440,54 
	137,66 
	6412,66 
	634,33 
	2890,22 
	14,49 

	Таблица 05-01-126. Стыкование стальных шпунтовых свай на стенде 

   

	
	Измеритель: 1 т свай

	05-01-126-01
	Стыкование стальных шпунтовых свай на стенде
	159,32 
	18,62 
	34,47 
	1,49 
	106,23 
	1,89 

	Таблица 05-01-127. Изготовление маячных свай из швеллеров 

   

	
	Измеритель: 1 т свай

	05-01-127-01
	Изготовление маячных свай из швеллеров
	5592,19 
	81,97 
	128,30 
	2,57 
	5381,92 
	8,23 

	Таблица 05-01-128. Погружение и извлечение маячных свай из швеллеров в морских условиях 

   

	
	Измеритель: 1 т свай

	
	Погружение и извлечение маячных свай из швеллеров:

	05-01-128-01
	      в закрытой акватории
	2457,11 
	59,23 
	2274,22 
	289,73 
	123,66 
	5,79 

	05-01-128-02
	      у открытого побережья (открытого рейда)
	6718,85 
	59,23 
	6535,96 
	654,71 
	123,66 
	5,79 

	Таблица 05-01-129. Погружение деревянных свай в морских условиях 

   

	
	Измеритель: 1 м3 свай

	
	Погружение деревянных свай длиной:

	05-01-129-01
	      до 10 м в закрытой акватории
	2182,40 
	63,51 
	1293,43 
	157,15 
	825,46 
	7,3 

	05-01-129-02
	      свыше10 м в закрытой акватории
	1436,84 
	36,63 
	596,12 
	72,22 
	804,09 
	4,21 

	05-01-129-03
	      до 10 м у открытого побережья (открытого рейда)
	3337,81 
	63,51 
	2448,84 
	303,96 
	825,46 
	7,3 

	05-01-129-04
	      свыше 10 м у открытого побережья (открытого рейда)
	1968,15 
	36,63 
	1127,43 
	139,83 
	804,09 
	4,21 

	Таблица 05-01-130. Перемещение по воде железобетонных свай и свай-оболочек в закрытой акватории 

   

	
	Измеритель: 100 м3 свай

	
	Перемещение по воде на первый километр в закрытой акватории железобетонных:

	05-01-130-01
	      свай длиной до 12 м
	1613,17 
	0,00 
	1613,17 
	258,40 
	0,00 
	 

	05-01-130-02
	      свай длиной до 20 м
	819,87 
	0,00 
	819,87 
	131,33 
	0,00 
	 

	05-01-130-03
	      свай длиной до 24 м
	633,88 
	0,00 
	633,88 
	101,54 
	0,00 
	 

	05-01-130-04
	      свай длиной до 30 м
	478,26 
	0,00 
	478,26 
	76,61 
	0,00 
	 

	05-01-130-05
	      свай-оболочек длиной до 32 м, диаметром до 2 м
	193,58 
	0,00 
	193,58 
	31,01 
	0,00 
	 

	
	На каждый последующий километр перемещения суммарного пути (туда и обратно) добавлять:

	05-01-130-06
	      к расценке 05-01-130-01
	432,71 
	0,00 
	432,71 
	69,31 
	0,00 
	 

	05-01-130-07
	      к расценке 05-01-130-02
	220,15 
	0,00 
	220,15 
	35,26 
	0,00 
	 

	05-01-130-08
	      к расценке 05-01-130-03
	170,81 
	0,00 
	170,81 
	27,36 
	0,00 
	 

	05-01-130-09
	      к расценке 05-01-130-04
	132,85 
	0,00 
	132,85 
	21,28 
	0,00 
	 

	05-01-130-10
	      к расценке 05-01-130-05
	53,14 
	0,00 
	53,14 
	8,51 
	0,00 
	 

	Таблица 05-01-131. Перемещение по воде железобетонных свай у открытого побережья (открытого рейда) 

   

	
	Измеритель: 100 м3 свай

	
	Перемещение по воде на первый километр у открытого побережья (открытого рейда) железобетонных:

	05-01-131-01
	      свай длиной до 12 м
	2587,53 
	0,00 
	2587,53 
	531,28 
	0,00 
	 

	05-01-131-02
	      свай длиной до 20 м
	1315,07 
	0,00 
	1315,07 
	269,98 
	0,00 
	 

	05-01-131-03
	      свай длиной до 24 м
	1016,75 
	0,00 
	1016,75 
	208,76 
	0,00 
	 

	05-01-131-04
	      свай длиной до 30 м
	767,13 
	0,00 
	767,13 
	157,61 
	0,00 
	 

	05-01-131-05
	      свай-оболочек длиной до 32 м, диаметром до 2 м
	310,50 
	0,00 
	310,50 
	63,79 
	0,00 
	 

	
	На каждый последующий километр перемещения суммарного пути (туда и обратно) добавлять:

	05-01-131-06
	      к расценке 05-01-131-01
	694,07 
	0,00 
	694,07 
	142,60 
	0,00 
	 

	05-01-131-07
	      к расценке 05-01-131-02
	353,12 
	0,00 
	353,12 
	72,48 
	0,00 
	 

	05-01-131-08
	      к расценке 05-01-131-03
	273,97 
	0,00 
	273,97 
	56,29 
	0,00 
	 

	05-01-131-09
	      к расценке 05-01-131-04
	213,09 
	0,00 
	213,09 
	43,85 
	0,00 
	 

	05-01-131-10
	      к расценке 05-01-131-05
	85,24 
	0,00 
	85,24 
	17,58 
	0,00 
	 

	Таблица 05-01-132. Перемещение по воде свай стальных из шпунта в закрытой акватории 

   

	
	Измеритель: 100 т свай

	
	Перемещение по воде на первый километр в закрытой акватории свай стальных:

	05-01-132-01
	      массой 1 м до 70 кг, длиной до 5 м шпунтовых одиночных
	6603,51 
	174,65 
	6428,86 
	1012,06 
	0,00 
	19,32 

	05-01-132-02
	      массой 1 м до 70 кг, длиной до 15 м шпунтовых одиночных
	4972,10 
	173,12 
	4798,98 
	753,64 
	0,00 
	19,15 

	05-01-132-03
	      массой 1 м до 70 кг, длиной до 24 м шпунтовых одиночных
	4598,56 
	173,12 
	4425,44 
	692,20 
	0,00 
	19,15 

	05-01-132-04
	      массой 1 м свыше 70 кг, длиной до 5 м шпунтовых одиночных
	4961,53 
	174,65 
	4786,88 
	751,07 
	0,00 
	19,32 

	05-01-132-05
	      массой 1 м свыше 70 кг, длиной до 24 м шпунтовых одиночных
	3734,46 
	173,12 
	3561,34 
	555,93 
	0,00 
	19,15 

	05-01-132-06
	      массой 1 м свыше 70 кг, длиной до 30 м шпунтовых одиночных
	19736,38 
	210,81 
	19525,57 
	2467,43 
	0,00 
	23,32 

	05-01-132-07
	      пакетных из 11 шпунтин
	2229,98 
	19,89 
	2210,09 
	272,50 
	0,00 
	2,2 

	
	На каждый последующий километр перемещения суммарного пути (туда и обратно) добавлять:

	05-01-132-08
	      к расценке 05-01-132-01
	929,95 
	0,00 
	929,95 
	148,96 
	0,00 
	 

	05-01-132-09
	      к расценке 05-01-132-02
	436,51 
	0,00 
	436,51 
	69,92 
	0,00 
	 

	05-01-132-10
	      к расценке 05-01-132-03
	463,08 
	0,00 
	463,08 
	74,18 
	0,00 
	 

	05-01-132-11
	      к расценке 05-01-132-04
	595,92 
	0,00 
	595,92 
	95,46 
	0,00 
	 

	05-01-132-12
	      к расценке 05-01-132-05
	303,66 
	0,00 
	303,66 
	48,64 
	0,00 
	 

	05-01-132-13
	      к расценке 05-01-132-06
	322,63 
	0,00 
	322,63 
	51,68 
	0,00 
	 

	05-01-132-14
	      к расценке 05-01-132-07
	30,39 
	0,00 
	30,39 
	4,26 
	0,00 
	 

	Таблица 05-01-133. Перемещение по воде свай стальных из шпунта у открытого побережья (открытого рейда) 

   

	
	Измеритель: 100 т свай

	
	Перемещение по воде на первый километр у открытого побережья (открытого рейда) свай стальных:

	05-01-133-01
	      массой 1 м до 70 кг, длиной до 5 м шпунтовых одиночных
	9017,65 
	174,65 
	8843,00 
	1653,95 
	0,00 
	19,32 

	05-01-133-02
	      массой 1 м до 70 кг, длиной до 15 м шпунтовых одиночных
	6314,30 
	173,12 
	6141,18 
	1092,12 
	0,00 
	19,15 

	05-01-133-03
	      массой 1 м до 70 кг, длиной до 24 м шпунтовых одиночных
	5938,46 
	173,12 
	5765,34 
	1036,97 
	0,00 
	19,15 

	05-01-133-04
	      массой 1 м свыше 70 кг, длиной до 5 м шпунтовых одиночных
	6581,27 
	174,65 
	6406,62 
	1175,15 
	0,00 
	19,32 

	05-01-133-05
	      массой 1 м свыше 70 кг, длиной до 24 м шпунтовых одиночных
	4684,33 
	173,12 
	4511,21 
	794,42 
	0,00 
	19,15 

	05-01-133-06
	      массой 1 м свыше 70 кг, длиной до 30 м шпунтовых одиночных
	32507,04 
	210,81 
	32296,23 
	2722,88 
	0,00 
	23,32 

	05-01-133-07
	      пакетных из 11 шпунтин
	4930,85 
	19,89 
	4910,96 
	317,60 
	0,00 
	2,2 

	
	На каждый последующий километр перемещения суммарного пути (туда и обратно) добавлять:

	05-01-133-08
	      к расценке 05-01-133-01
	1491,63 
	0,00 
	1491,63 
	306,32 
	0,00 
	 

	05-01-133-09
	      к расценке 05-01-133-02
	700,15 
	0,00 
	700,15 
	143,78 
	0,00 
	 

	05-01-133-10
	      к расценке 05-01-133-03
	742,77 
	0,00 
	742,77 
	152,47 
	0,00 
	 

	05-01-133-11
	      к расценке 05-01-133-04
	955,86 
	0,00 
	955,86 
	196,32 
	0,00 
	 

	05-01-133-12
	      к расценке 05-01-133-05
	487,06 
	0,00 
	487,06 
	99,94 
	0,00 
	 

	05-01-133-13
	      к расценке 05-01-133-06
	517,51 
	0,00 
	517,51 
	106,26 
	0,00 
	 

	05-01-133-14
	      к расценке 05-01-133-07
	46,82 
	0,00 
	46,82 
	8,69 
	0,00 
	 

	Таблица 05-01-134. Перемещение по воде свай стальных коробчатых и из труб в закрытой акватории 

   

	
	Измеритель: 100 т свай

	
	Перемещение по воде на первый километр в закрытой акватории свай стальных:

	05-01-134-01
	      коробчатых из двух шпунтин
	751,55 
	0,00 
	751,55 
	120,38 
	0,00 
	 

	05-01-134-02
	      коробчатых из четырех шпунтин
	497,24 
	0,00 
	497,24 
	79,65 
	0,00 
	 

	05-01-134-03
	      из труб диаметром до 800 мм
	1210,83 
	0,00 
	1210,83 
	193,95 
	0,00 
	 

	05-01-134-04
	      из труб диаметром свыше 800 мм
	485,85 
	0,00 
	485,85 
	77,82 
	0,00 
	 

	
	На каждый последующий километр перемещения суммарного пути (туда и обратно) добавлять:

	05-01-134-05
	      к расценке 05-01-134-01
	201,17 
	0,00 
	201,17 
	32,22 
	0,00 
	 

	05-01-134-06
	      к расценке 05-01-134-02
	132,85 
	0,00 
	132,85 
	21,28 
	0,00 
	 

	05-01-134-07
	      к расценке 05-01-134-03
	326,43 
	0,00 
	326,43 
	52,29 
	0,00 
	 

	05-01-134-08
	      к расценке 05-01-134-04
	129,05 
	0,00 
	129,05 
	20,67 
	0,00 
	 

	Таблица 05-01-135. Перемещение по воде свай стальных коробчатых и из труб у открытого побережья (открытого рейда) 

   

	
	Измеритель: 100 т свай

	
	Перемещение по воде на первый километр у открытого побережья (открытого рейда) свай стальных:

	05-01-135-01
	      коробчатых из двух шпунтин
	1205,48 
	0,00 
	1205,48 
	247,47 
	0,00 
	 

	05-01-135-02
	      коробчатых из четырех шпунтин
	797,57 
	0,00 
	797,57 
	163,73 
	0,00 
	 

	05-01-135-03
	      из труб диаметром до 800 мм
	1942,17 
	0,00 
	1942,17 
	398,75 
	0,00 
	 

	05-01-135-04
	      из труб диаметром свыше 800 мм
	779,30 
	0,00 
	779,30 
	159,98 
	0,00 
	 

	
	На каждый последующий километр перемещения суммарного пути (туда и обратно) добавлять:

	05-01-135-05
	      к расценке 05-01-135-01
	322,68 
	0,00 
	322,68 
	66,16 
	0,00 
	 

	05-01-135-06
	      к расценке 05-01-135-02
	213,09 
	0,00 
	213,09 
	43,85 
	0,00 
	 

	05-01-135-07
	      к расценке 05-01-135-03
	523,59 
	0,00 
	523,59 
	107,44 
	0,00 
	 

	05-01-135-08
	      к расценке 05-01-135-04
	207,00 
	0,00 
	207,00 
	42,46 
	0,00 
	 

	Подраздел 1.4 СВАЙНЫЕ РАБОТЫ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ В РЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ С ПЛАВУЧИХ СРЕДСТВ 

   

	Таблица 05-01-171. Погружение плавучим копром свай железобетонных одиночных в речных условиях 

   

	
	Измеритель: 1 м3 свай

	
	Погружение в речных условиях плавучим копром свай железобетонных одиночных длиной:

	05-01-171-01
	      до 12 м в грунты 1 группы
	4851,40 
	57,15 
	2567,59 
	303,58 
	2226,66 
	5,67 

	05-01-171-02
	      до 12 м в грунты 2 группы
	5301,26 
	65,92 
	2988,86 
	354,51 
	2246,48 
	6,54 

	05-01-171-03
	      до 20 м в грунты 1 группы
	3643,01 
	33,27 
	1500,31 
	178,11 
	2109,43 
	3,34 

	05-01-171-04
	      до 20 м в грунты 2 группы
	3880,59 
	38,84 
	1712,50 
	201,20 
	2129,25 
	3,9 

	05-01-171-05
	      до 24 м в грунты 1 группы
	3002,58 
	22,71 
	891,75 
	106,71 
	2088,12 
	2,28 

	05-01-171-06
	      до 24 м в грунты 2 группы
	3384,58 
	28,68 
	1247,96 
	150,36 
	2107,94 
	2,88 

	Таблица 05-01-172. Погружение вибропогружателем свай железобетонных одиночных в речных условиях 

   

	
	Измеритель: 1 м3 свай

	
	Погружение в речных условиях вибропогружателями:

	05-01-172-01
	      с применением плавучего кондуктора железобетонных одиночных свай длиной до 14 м
	2901,09 
	28,51 
	860,73 
	71,02 
	2011,85 
	2,93 

	05-01-172-02
	      с применением плавучего кондуктора железобетонных одиночных свай длиной свыше 14 м
	2629,75 
	20,82 
	597,08 
	49,04 
	2011,85 
	2,14 

	05-01-172-03
	      без применения плавучего кондуктора железобетонных одиночных свай длиной до 14 м
	4755,16 
	80,24 
	2584,58 
	169,91 
	2090,34 
	7,96 

	05-01-172-04
	      без применения плавучего кондуктора железобетонных одиночных свай длиной свыше 14 м
	3745,08 
	52,01 
	1637,96 
	107,58 
	2055,11 
	5,16 

	Таблица 05-01-173. Погружение вибропогружателем с извлечением грунта железобетонных свай-оболочек диаметром до 2 м в речных условиях 

   

	
	Измеритель: 1 м3 свай

	
	Погружение в речных условиях вибропогружателем с извлечением грунта свай-оболочек железобетонных диаметром до 2 м, длиной:

	05-01-173-01
	      до 16 м
	5346,85 
	56,55 
	3008,51 
	208,76 
	2281,79 
	5,61 

	05-01-173-02
	      до 12 м
	5299,51 
	53,93 
	2948,83 
	203,66 
	2296,75 
	5,35 

	Таблица 05-01-174. Заполнение свай-оболочек бетоном при строительстве гидротехнических сооружений в речных условиях 

   

	
	Измеритель: 1 м3 бетона в деле

	
	Заполнение в речных условиях бетоном свай-оболочек диаметром:

	05-01-174-01
	      до 1000 мм
	6331,65 
	148,77 
	5138,08 
	300,27 
	1044,80 
	15,66 

	05-01-174-02
	      до 2000 мм
	2418,55 
	48,08 
	1709,59 
	96,50 
	660,88 
	5,12 

	Таблица 05-01-175. Срубка «голов» железобетонных свай и свай-оболочек в речных условиях 

   

	
	Измеритель: 1 свая

	
	Срубка в речных условиях «голов» железобетонных:

	05-01-175-01
	      свай площадью поперечного сечения до 0,1 м2
	884,26 
	22,95 
	860,86 
	75,88 
	0,45 
	2,57 

	05-01-175-02
	      свай площадью поперечного сечения до 0,15 м2
	1115,12 
	28,93 
	1085,74 
	96,02 
	0,45 
	3,24 

	05-01-175-03
	      свай площадью поперечного сечения свыше 0,15 м2
	1619,88 
	46,79 
	1572,64 
	140,17 
	0,45 
	5,24 

	05-01-175-04
	      свай-оболочек диаметром до 0,8 м
	1006,09 
	25,85 
	979,88 
	70,74 
	0,36 
	2,86 

	05-01-175-05
	      свай-оболочек диаметром до 2,0 м
	1869,31 
	51,80 
	1816,39 
	130,55 
	1,12 
	5,73 

	05-01-175-06
	      свай-оболочек диаметром до 3,0 м
	2771,71 
	76,75 
	2693,00 
	193,28 
	1,96 
	8,49 

	Таблица 05-01-176. Погружение плавучим копром стальных шпунтовых свай в речных условиях 

   

	
	Измеритель: 1 т свай

	
	Погружение в речных условиях плавучим копром стальных шпунтовых свай длиной:

	05-01-176-01
	      до 15 м, массой 1 м до 65 кг в грунты 1 группы
	13997,66 
	136,33 
	1942,85 
	307,99 
	11918,48 
	14,35 

	05-01-176-02
	      до 15 м, массой 1 м до 65 кг в грунты 2 группы
	14085,40 
	139,56 
	2027,36 
	321,52 
	11918,48 
	14,69 

	05-01-176-03
	      до 15 м, массой 1 м до 75 кг в грунты 1 группы
	13677,61 
	119,42 
	1679,16 
	265,86 
	11879,03 
	12,57 

	05-01-176-04
	      до 15 м, массой 1 м до 75 кг в грунты 2 группы
	13752,75 
	121,98 
	1751,74 
	277,76 
	11879,03 
	12,84 

	05-01-176-05
	      до 24 м, массой 1 м до 100 кг в грунты 1 группы
	12816,66 
	77,09 
	953,33 
	149,93 
	11786,24 
	8,21 

	05-01-176-06
	      до 24 м, массой 1 м до 100 кг в грунты 2 группы
	12986,09 
	83,20 
	1116,65 
	175,39 
	11786,24 
	8,86 

	Таблица 05-01-177. Извлечение стальных шпунтовых свай в речных условиях 

   

	
	Измеритель: 1 т извлеченных свай

	
	Извлечение в речных условиях стальных шпунтовых свай массой 1 м:

	05-01-177-01
	      до 50 кг, длиной до 10 м
	2036,80 
	58,82 
	1976,63 
	136,12 
	1,35 
	5,75 

	05-01-177-02
	      до 50 кг, длиной свыше 10 м
	1859,89 
	53,81 
	1804,93 
	124,12 
	1,15 
	5,26 

	05-01-177-03
	      до 70 кг, длиной до 10 м
	1637,70 
	47,47 
	1588,81 
	109,46 
	1,42 
	4,64 

	05-01-177-04
	      до 70 кг, длиной свыше 10 м
	1498,57 
	43,27 
	1454,12 
	100,03 
	1,18 
	4,23 

	05-01-177-05
	      свыше 70 кг, длиной до 10 м
	1018,92 
	29,46 
	988,13 
	68,06 
	1,33 
	2,88 

	05-01-177-06
	      свыше 70 кг, длиной свыше 10 м
	940,97 
	26,90 
	912,98 
	62,77 
	1,09 
	2,63 

	Таблица 05-01-178. Погружение плавучим копром деревянных свай в речных условиях 

   

	
	Измеритель: 1 м3 свай

	
	Погружение в речных условиях плавучим копром деревянных свай длиной:

	05-01-178-01
	      до 8 м
	1984,46 
	99,98 
	1030,21 
	98,92 
	854,27 
	11,06 

	05-01-178-02
	      свыше 8 м
	1593,24 
	86,20 
	606,09 
	56,91 
	900,95 
	9,41 

	Таблица 05-01-179. Установка подводных тяжей по деревянным сваям в речных условиях 

   

	
	Измеритель: 1 т металлоконструкций тяжей

	05-01-179-01
	Установка подводных тяжей по деревянным сваям в речных условиях
	23811,37 
	353,27 
	9525,48 
	2425,55 
	13932,62 
	39,56 

	Таблица 05-01-180. Устройство направляющих рам в речных условиях 

   

	
	Измеритель: 10 м направляющей рамы

	
	Устройство направляющих рам в речных условиях для погружения:

	05-01-180-01
	      стальных свай
	3929,27 
	68,30 
	1571,55 
	137,43 
	2289,42 
	7,36 

	05-01-180-02
	      железобетонных свай
	8307,84 
	234,78 
	5448,66 
	496,01 
	2624,40 
	25,3 

	05-01-180-03
	      свай-оболочек
	6434,43 
	161,56 
	2895,88 
	257,77 
	3376,99 
	17,41 

	Таблица 05-01-181. Погружение и извлечение маячных свай в речных условиях 

   

	
	Измеритель: 1 т свай

	05-01-181-01
	Погружение и извлечение маячных свай в речных условиях
	8957,24 
	158,10 
	1986,64 
	144,39 
	6812,50 
	17,26 

	Таблица 05-01-182. Погружение вибропогружателем стальных шпунтовых свай в речных условиях 

   

	
	Измеритель: 1 т свай

	
	Погружение в речных условиях вибропогружателем стальных шпунтовых свай длиной:

	05-01-182-01
	      до 15 м, массой 1 м до 65 кг в грунты 1 группы
	13829,62 
	127,30 
	1869,10 
	149,12 
	11833,22 
	13,4 

	05-01-182-02
	      до 15 м, массой 1 м до 65 кг в грунты 2 группы
	13991,85 
	131,86 
	2026,77 
	161,49 
	11833,22 
	13,88 

	05-01-182-03
	      до 15 м, массой 1 м до 75 кг в грунты 1 группы
	13605,48 
	114,09 
	1686,96 
	134,33 
	11804,43 
	12,15 

	05-01-182-04
	      до 15 м, массой 1 м до 75 кг в грунты 2 группы
	13789,64 
	118,97 
	1866,24 
	148,39 
	11804,43 
	12,67 

	05-01-182-05
	      до 24 м, массой 1 м до 100 кг в грунты 1 группы
	12752,87 
	74,61 
	918,32 
	72,30 
	11759,94 
	8,04 

	05-01-182-06
	      до 24 м, массой 1 м до 100 кг в грунты 2 группы
	12817,22 
	74,70 
	982,58 
	76,75 
	11759,94 
	8,05 

	Таблица 05-01-183. Погружение плавучим копром свай из стальных труб в речных условиях 

   

	
	Измеритель: 1 т свай

	
	Погружение в речных условиях плавучим копром свай из стальных труб длиной:

	05-01-183-01
	      до 20 м, диаметром до 800 мм
	1178,50 
	52,54 
	1038,21 
	162,53 
	87,75 
	5,53 

	(101-9280)
	  Сваи из стальных труб, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1,01)  
	-  

	05-01-183-02
	      более 20 м, диаметром более 800 мм
	513,31 
	30,65 
	438,19 
	66,98 
	44,47 
	3,39 

	(101-9280)
	  Сваи из стальных труб, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1,01)  
	-  

	Таблица 05-01-184. Погружение вибропогружателем свай из стальных труб в речных условиях 

   

	
	Измеритель: 1 т свай

	
	Погружение в речных условиях вибропогружателем свай из стальных труб длиной:

	05-01-184-01
	      до 20 м, диаметром до 800 мм
	1102,55 
	37,24 
	1018,06 
	67,82 
	47,25 
	4,17 

	(101-9280)
	  Сваи из стальных труб, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1,01)  
	-  

	05-01-184-02
	      более 20 м, диаметром более 800 мм
	545,66 
	26,70 
	495,81 
	32,30 
	23,15 
	2,99 

	(101-9280)
	  Сваи из стальных труб, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1,01)  
	-  

	Раздел 2. ОПУСКНЫЕ КОЛОДЦЫ 

   

	Таблица 05-02-001. Возведение конструкций стен и ножа монолитных железобетонных опускных колодцев 

   

	
	Измеритель: 10 м3 железобетона

	
	Возведение конструкций стен и ножа монолитных железобетонных опускных колодцев площадью:

	05-02-001-01
	      до 300 м2 в щитовой опалубке
	12965,75 
	1128,51 
	2625,90 
	305,14 
	9211,34 
	123,2 

	(101-1627)
	  Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(204-9060)
	  Армосетки, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(204-9120)
	  Каркасы арматурные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(301-9008)
	  Патрубки стальные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	05-02-001-02
	      свыше 300 м2 в щитовой опалубке
	8852,98 
	582,84 
	948,44 
	130,16 
	7321,70 
	62,07 

	(101-1627)
	  Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(204-9060)
	  Армосетки, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(204-9120)
	  Каркасы арматурные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	05-02-001-03
	      свыше 300 м2 в опалубке из плит-оболочек
	7529,53 
	483,54 
	718,50 
	97,38 
	6327,49 
	49,09 

	(101-1627)
	  Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(104-9150)
	  Плиты-оболочки, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,9)  
	-  

	(204-9060)
	  Армосетки, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(204-9120)
	  Каркасы арматурные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	Таблица 05-02-002. Устройство дренирующего слоя 

   

	
	Измеритель: 1 м3 дренирующего слоя

	05-02-002-01
	Устройство дренирующего слоя
	185,44 
	16,63 
	22,16 
	3,32 
	146,65 
	1,65 

	Таблица 05-02-003. Устройство монолитного днища колодца 

   

	
	Измеритель: 10 м3 железобетона

	05-02-003-01
	Устройство монолитного днища колодца
	8507,66 
	456,58 
	887,28 
	114,79 
	7163,80 
	42,12 

	(204-9060)
	  Армосетки, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(204-9120)
	  Каркасы арматурные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	Таблица 05-02-004. Возведение стен сборных железобетонных опускных колодцев 

   

	
	Измеритель: 10 м3 сборных железобетонных панелей

	05-02-004-01
	Возведение стен сборных железобетонных опускных колодцев
	5994,91 
	868,12 
	1779,28 
	128,77 
	3347,51 
	84,86 

	(101-9350)
	  Сталь листовая, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(204-9001)
	  Арматура, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(403-9022)
	  Конструкции сборные железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(10)  
	-  

	Таблица 05-02-005. Устройство форшахты 

   

	
	Измеритель: 10 м3 бетона опорного кольца форшахты

	05-02-005-01
	Устройство форшахты
	55525,30 
	358,26 
	1509,57 
	108,51 
	53657,47 
	39,63 

	(204-9001)
	  Арматура, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	Таблица 05-02-006. Опускание железобетонных колодцев с разработкой грунта экскаватором и выдачей грунта башенным краном в бункер 

   

	
	Измеритель: 100 м3 грунта, пройденного наружной кромкой ножа колодца

	
	Опускание железобетонных колодцев с разработкой грунта экскаватором и выдачей грунта башенным краном в бункер, площадь колодца:

	05-02-006-01
	      до 500 м2, группа грунтов 1
	6781,73 
	1414,83 
	4807,98 
	792,95 
	558,92 
	140,36 

	05-02-006-02
	      до 500 м2, группа грунтов 2
	7289,84 
	1613,47 
	5117,45 
	844,71 
	558,92 
	155,44 

	05-02-006-03
	      до 500 м2, группа грунтов 3
	7854,12 
	1830,20 
	5465,00 
	902,70 
	558,92 
	176,32 

	05-02-006-04
	      до 500 м2, группа грунтов 4
	8301,80 
	2034,90 
	5707,98 
	943,49 
	558,92 
	196,04 

	05-02-006-05
	      свыше 500 м2, группа грунтов 1
	5857,79 
	1154,06 
	4277,25 
	709,61 
	426,48 
	114,49 

	05-02-006-06
	      свыше 500 м2, группа грунтов 2
	6475,46 
	1321,29 
	4727,69 
	784,95 
	426,48 
	131,08 

	05-02-006-07
	      свыше 500 м2, группа грунтов 3
	7156,18 
	1496,68 
	5233,02 
	869,50 
	426,48 
	148,48 

	05-02-006-08
	      свыше 500 м2, группа грунтов 4
	7515,10 
	1601,91 
	5486,71 
	911,92 
	426,48 
	158,92 

	Таблица 05-02-007. Опускание колодцев с разработкой грунта способом гидромеханизации, краном с грейфером 

   

	
	Измеритель: 100 м3 грунта, пройденного наружной кромкой ножа колодца

	
	Опускание колодцев с разработкой грунта:

	05-02-007-01
	      способом гидромеханизации, площадь свыше 300 м2, глубина до 10 м
	2086,98 
	673,66 
	764,71 
	77,35 
	648,61 
	53,55 

	05-02-007-02
	      способом гидромеханизации, площадь свыше 300 м2, глубина свыше 10 м
	3138,77 
	607,61 
	1928,41 
	143,95 
	602,75 
	48,3 

	05-02-007-03
	      краном с грейфером, площадь до 100 м2, группа грунтов 1
	5616,63 
	1539,08 
	3567,47 
	478,99 
	510,08 
	124,32 

	05-02-007-04
	      краном с грейфером, площадь до 100 м2, группа грунтов 2
	6885,50 
	2075,01 
	4300,41 
	578,99 
	510,08 
	167,61 

	05-02-007-05
	      краном с грейфером, площадь до 300 м2, группа грунтов 1
	5988,28 
	966,27 
	4511,93 
	681,38 
	510,08 
	76,81 

	05-02-007-06
	      краном с грейфером, площадь до 300 м2, группа грунтов 2
	7686,58 
	1429,15 
	5747,35 
	875,57 
	510,08 
	115,44 

	Таблица 05-02-008. Приготовление и подача глинистого раствора в застенное пространство колодца при его опускании 

   

	
	Измеритель: 1 м3 глинистого раствора

	05-02-008-01
	Приготовление и подача глинистого раствора в застенное пространство колодца при его опускании
	48,75 
	10,94 
	34,90 
	5,79 
	2,91 
	1,21 

	(101-9720)
	  Реактивы, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(407-0001)
	  Глина, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	Раздел 3. ЗАКРЕПЛЕНИЕ ГРУНТОВ 

   

	Таблица 05-03-001. Цементация грунтов 

   

	
	Измеритель: 100 м цементируемой части скважины

	
	Цементация грунтов нисходящим способом при поглощении цемента и песка:

	05-03-001-01
	      до 200 кг
	10168,30 
	1317,11 
	5876,74 
	686,44 
	2974,45 
	128,75 

	(101-1305)
	  Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки 400, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(408-9020)
	  Песок, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(411-0001)
	  Вода, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	05-03-001-02
	      до 400 кг
	16164,29 
	2012,55 
	8923,85 
	1161,91 
	5227,89 
	196,73 

	(101-1305)
	  Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки 400, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(408-9020)
	  Песок, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(411-0001)
	  Вода, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	05-03-001-03
	      до 800 кг
	18557,53 
	2434,02 
	10805,93 
	1455,81 
	5317,58 
	237,93 

	(101-1305)
	  Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки 400, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(408-9020)
	  Песок, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(411-0001)
	  Вода, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	05-03-001-04
	      до 1200 кг
	24034,84 
	3213,75 
	14205,53 
	1987,24 
	6615,56 
	314,15 

	(101-1305)
	  Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки 400, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(408-9020)
	  Песок, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(411-0001)
	  Вода, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	05-03-001-05
	      до 2000 кг
	35555,22 
	5131,47 
	22571,06 
	3300,10 
	7852,69 
	501,61 

	(101-1305)
	  Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки 400, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(408-9020)
	  Песок, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(411-0001)
	  Вода, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	05-03-001-06
	      на каждую 1000 свыше 2000 кг добавлять к расценке 05-03-001-05
	9606,08 
	1706,98 
	7487,41 
	1172,75 
	411,69 
	166,86 

	(101-1305)
	  Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки 400, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(408-9020)
	  Песок, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(411-0001)
	  Вода, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	
	Цементация грунтов восходящим способом при поглощении цемента и песка:

	05-03-001-07
	      до 200 кг
	21389,33 
	1048,62 
	4661,53 
	602,70 
	15679,18 
	104,03 

	(101-1305)
	  Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки 400, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(408-9020)
	  Песок, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(411-0001)
	  Вода, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	05-03-001-08
	      до 400 кг
	13810,73 
	1723,48 
	7709,52 
	1078,17 
	4377,73 
	170,98 

	(101-1305)
	  Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки 400, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(408-9020)
	  Песок, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(411-0001)
	  Вода, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	Таблица 05-03-002. Ликвидация скважин 

   

	
	Измеритель: 1 м скважины

	05-03-002-01
	Ликвидация скважин диаметром от 76 до 200 мм
	53,18 
	4,84 
	20,01 
	2,85 
	28,33 
	0,48 

	(101-9540)
	  Цемент, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(411-0001)
	  Вода, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	Таблица 05-03-003. Забивка и извлечение инъекторов 

   

	
	Измеритель: 100 м забивки и извлечения

	
	Забивка и извлечение инъекторов в грунтах:

	05-03-003-01
	      1 группы при глубине до 4 м
	6601,32 
	1281,84 
	4903,35 
	42,44 
	416,13 
	134,93 

	05-03-003-02
	      1 группы при глубине до 5 м
	6763,95 
	1193,77 
	5076,38 
	44,17 
	493,80 
	125,66 

	05-03-003-03
	      1 группы при глубине до 6 м
	7038,79 
	1144,85 
	5316,33 
	46,60 
	577,61 
	120,51 

	05-03-003-04
	      1 группы при глубине до 7 м
	7401,88 
	1115,49 
	5630,33 
	50,50 
	656,06 
	117,42 

	05-03-003-05
	      1 группы при глубине до 10 м
	8707,66 
	1115,49 
	6701,42 
	62,00 
	890,75 
	117,42 

	05-03-003-06
	      1 группы при глубине до 15 м
	10284,24 
	1154,63 
	7954,31 
	76,58 
	1175,30 
	121,54 

	05-03-003-07
	      1 группы при глубине до 30 м
	14281,52 
	1291,62 
	10851,99 
	102,11 
	2137,91 
	135,96 

	05-03-003-08
	      2 группы при глубине до 4 м
	8850,72 
	1409,04 
	6988,93 
	42,44 
	452,75 
	148,32 

	05-03-003-09
	      2 группы при глубине до 5 м
	9561,18 
	1350,33 
	7672,25 
	44,17 
	538,60 
	142,14 

	05-03-003-10
	      2 группы при глубине до 6 м
	10651,34 
	1340,55 
	8680,73 
	46,60 
	630,06 
	141,11 

	05-03-003-11
	      2 группы при глубине до 7 м
	12320,31 
	1389,47 
	10214,44 
	50,50 
	716,40 
	146,26 

	05-03-003-12
	      2 группы при глубине до 10 м
	18187,64 
	1634,10 
	15579,40 
	62,00 
	974,14 
	172,01 

	05-03-003-13
	      2 группы при глубине до 15 м
	30752,62 
	2279,91 
	27184,25 
	76,58 
	1288,46 
	239,99 

	05-03-003-14
	      2 группы при глубине до 30 м
	54288,78 
	3493,25 
	48445,14 
	102,11 
	2350,39 
	367,71 

	05-03-003-15
	      3 группы при глубине до 4 м
	11970,37 
	1575,39 
	9904,40 
	42,44 
	490,58 
	165,83 

	05-03-003-16
	      3 группы при глубине до 5 м
	14017,52 
	1594,96 
	11838,54 
	44,17 
	584,02 
	167,89 

	05-03-003-17
	      3 группы при глубине до 6 м
	17105,26 
	1682,88 
	14738,76 
	46,60 
	683,62 
	179,22 

	05-03-003-18
	      3 группы при глубине до 7 м
	22660,77 
	1957,00 
	19925,43 
	50,50 
	778,34 
	206 

	05-03-003-19
	      3 группы при глубине до 10 м
	44642,81 
	3101,85 
	40480,73 
	62,00 
	1060,23 
	326,51 

	05-03-003-20
	      3 группы при глубине до 15 м
	120051,15 
	7240,90 
	111406,33 
	76,58 
	1403,92 
	762,2 

	05-03-003-21
	      3 группы при глубине до 30 м
	256078,61 
	14706,86 
	238812,93 
	102,11 
	2558,82 
	1548,09 

	Таблица 05-03-004. Силикатизация и смолизация 

   

	
	Измеритель: 1 м3 закрепляемого грунта

	
	Силикатизация:

	05-03-004-01
	      однорастворная без предварительной активизации
	80,95 
	32,67 
	48,28 
	0,00 
	0,00 
	3,52 

	(101-9720)
	  Реактивы, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(411-0001)
	  Вода, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	05-03-004-02
	      однорастворная с предварительной активизацией
	152,50 
	59,55 
	92,95 
	0,00 
	0,00 
	6,12 

	(101-9720)
	  Реактивы, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(411-0001)
	  Вода, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	05-03-004-03
	      двухрастворная
	101,59 
	32,30 
	69,29 
	0,00 
	0,00 
	3,4 

	(101-9720)
	  Реактивы, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(411-0001)
	  Вода, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	05-03-004-04
	      газовая без предварительной активизации
	57,37 
	26,17 
	31,20 
	0,00 
	0,00 
	2,69 

	(101-9720)
	  Реактивы, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(411-0001)
	  Вода, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	05-03-004-05
	      газовая с предварительной активизацией
	71,57 
	34,28 
	37,29 
	0,00 
	0,00 
	3,48 

	(101-9720)
	  Реактивы, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(411-0001)
	  Вода, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	05-03-004-06
	      лессовых грунтов
	67,27 
	20,82 
	46,45 
	0,00 
	0,00 
	2,14 

	(101-9720)
	  Реактивы, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(411-0001)
	  Вода, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	
	Смолизация:

	05-03-004-07
	      без предварительной активизации
	133,82 
	40,09 
	93,73 
	0,00 
	0,00 
	4,22 

	(101-9720)
	  Реактивы, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(411-0001)
	  Вода, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	05-03-004-08
	      с предварительной активизацией
	181,84 
	60,33 
	121,51 
	0,00 
	0,00 
	6,2 

	(101-9720)
	  Реактивы, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(411-0001)
	  Вода, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	Таблица 05-03-005. Укрепление грунта методом устройства горизонтальных грунтоцементных свай по технологии «Jet grouting» 

   

	
	Измеритель: 1 м сваи

	05-03-005-01
	Укрепление грунта методом устройства горизонтальных грунтоцементных свай по технологии «Jet grouting»
	8946,75 
	16,25 
	8788,38 
	159,60 
	142,12 
	1,71 

	(101-1305)
	  Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки 400, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(101-2433)
	  Добавка КДСЦ, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(411-0001)
	  Вода, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	Таблица 05-04-003. Устройство "стены в грунте" из монолитного железобетона в траншее глубиной до 35 м установкой типа MAIT HR 260 на телескопической штанге с гидравлическим широкозахватным грейфером, при ширине траншеи от 600 до 800 мм 

   

	
	Измеритель: 1 м3 конструктивного объема траншей

	
	Устройство "стены в грунте" из монолитного железобетона в траншее глубиной до 35 м установкой типа MAIT HR 260 на телескопической штанге с гидравлическим широкозахватным грейфером, при ширине траншеи от 600 до 800 мм:

	05-04-003-01
	      в грунтах группы 1
	3917,83 
	37,59 
	3820,19 
	63,88 
	60,05 
	3,57 

	(101-9700)
	  Химреагенты, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(103-9040)
	  Трубы стальные бетонолитные инвентарные, (м)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,0201)  
	-  

	(103-9081)
	  Трубы стальные обсадные инвентарные, (м)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,0247)  
	-  

	(204-9120)
	  Каркасы арматурные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(401-9021)
	  Бетон, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(407-0005)
	  Глина бентонитовая, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	05-04-003-02
	      в грунтах группы 2
	5145,48 
	42,86 
	5042,57 
	81,84 
	60,05 
	4,07 

	(101-9700)
	  Химреагенты, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(103-9040)
	  Трубы стальные бетонолитные инвентарные, (м)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,0201)  
	-  

	(103-9081)
	  Трубы стальные обсадные инвентарные, (м)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,0247)  
	-  

	(204-9120)
	  Каркасы арматурные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(401-9021)
	  Бетон, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(407-0005)
	  Глина бентонитовая, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	05-04-003-03
	      в грунтах группы 3
	9634,19 
	55,39 
	9518,75 
	119,34 
	60,05 
	5,26 

	(101-9700)
	  Химреагенты, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(103-9040)
	  Трубы стальные бетонолитные инвентарные, (м)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,0201)  
	-  

	(103-9081)
	  Трубы стальные обсадные инвентарные, (м)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,0247)  
	-  

	(204-9120)
	  Каркасы арматурные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(401-9021)
	  Бетон, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(407-0005)
	  Глина бентонитовая, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	05-04-003-04
	      в грунтах группы 4
	12639,08 
	63,81 
	12515,22 
	145,02 
	60,05 
	6,06 

	(101-9700)
	  Химреагенты, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(103-9040)
	  Трубы стальные бетонолитные инвентарные, (м)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,0201)  
	-  

	(103-9081)
	  Трубы стальные обсадные инвентарные, (м)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,0247)  
	-  

	(204-9120)
	  Каркасы арматурные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(401-9021)
	  Бетон, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(407-0005)
	  Глина бентонитовая, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	05-04-003-05
	      в грунтах группы 5
	3817,35 
	36,43 
	3736,52 
	61,43 
	44,40 
	3,46 

	(101-9700)
	  Химреагенты, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(103-9040)
	  Трубы стальные бетонолитные инвентарные, (м)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,0195)  
	-  

	(103-9081)
	  Трубы стальные обсадные инвентарные, (м)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,0235)  
	-  

	(204-9120)
	  Каркасы арматурные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(401-9021)
	  Бетон, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(407-0005)
	  Глина бентонитовая, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	05-04-003-06
	      в грунтах группы 6
	4939,83 
	40,96 
	4854,47 
	77,17 
	44,40 
	3,89 

	(101-9700)
	  Химреагенты, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(103-9040)
	  Трубы стальные бетонолитные инвентарные, (м)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,0195)  
	-  

	(103-9081)
	  Трубы стальные обсадные инвентарные, (м)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,0235)  
	-  

	(204-9120)
	  Каркасы арматурные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(401-9021)
	  Бетон, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(407-0005)
	  Глина бентонитовая, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	05-04-003-07
	      в грунтах группы 7
	9870,02 
	54,23 
	9771,39 
	117,27 
	44,40 
	5,15 

	(101-9700)
	  Химреагенты, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(103-9040)
	  Трубы стальные бетонолитные инвентарные, (м)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,0195)  
	-  

	(103-9081)
	  Трубы стальные обсадные инвентарные, (м)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,0235)  
	-  

	(204-9120)
	  Каркасы арматурные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(401-9021)
	  Бетон, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(407-0005)
	  Глина бентонитовая, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	05-04-003-08
	      в грунтах группы 8
	12931,84 
	62,34 
	12825,10 
	141,80 
	44,40 
	5,92 

	(101-9700)
	  Химреагенты, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(103-9040)
	  Трубы стальные бетонолитные инвентарные, (м)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,0195)  
	-  

	(103-9081)
	  Трубы стальные обсадные инвентарные, (м)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,0235)  
	-  

	(204-9120)
	  Каркасы арматурные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(401-9021)
	  Бетон, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(407-0005)
	  Глина бентонитовая, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  
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