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	Раздел 1. БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ МОНОЛИТНЫЕ 

   

	Подраздел 1.1 ФУНДАМЕНТЫ ПОД ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 

   

	Таблица 06-01-001. Устройство бетонной подготовки и фундаментов общего назначения 

   

	
	Измеритель: 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле

	06-01-001-01
	Устройство бетонной подготовки
	43078,96 
	1470,60 
	1621,89 
	243,90 
	39986,47 
	180 

	
	Устройство бетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом:

	06-01-001-02
	      до 3 м3
	52505,43 
	4782,02 
	2625,13 
	385,18 
	45098,28 
	535,5 

	06-01-001-03
	      до 5 м3
	50103,32 
	3591,82 
	2217,33 
	325,32 
	44294,17 
	402,22 

	06-01-001-04
	      более 5 м3
	48404,28 
	2932,97 
	2111,42 
	312,89 
	43359,89 
	328,44 

	
	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом:

	06-01-001-05
	      до 3 м3
	91768,80 
	7017,91 
	2941,21 
	423,18 
	81809,68 
	785,88 

	06-01-001-06
	      до 5 м3
	81051,41 
	5447,84 
	2436,65 
	351,53 
	73166,92 
	610,06 

	06-01-001-07
	      до 10 м3
	78714,81 
	4320,33 
	2298,38 
	334,64 
	72096,10 
	483,8 

	06-01-001-08
	      до 25 м3
	72957,24 
	3055,85 
	1795,72 
	261,09 
	68105,67 
	342,2 

	06-01-001-09
	      более 25 м3
	72422,66 
	2423,60 
	1751,71 
	256,10 
	68247,35 
	271,4 

	
	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения с подколонниками при высоте подколонника:

	06-01-001-10
	      от 2 до 4 м, периметром до 5 м
	87676,86 
	4046,36 
	2735,07 
	371,94 
	80895,43 
	453,12 

	06-01-001-11
	      от 4 до 10 м, периметром до 5 м
	99837,62 
	6227,60 
	2530,66 
	329,91 
	91079,36 
	697,38 

	06-01-001-12
	      от 4 до 10 м, периметром до 10 м
	86648,71 
	4942,04 
	2355,32 
	319,24 
	79351,35 
	553,42 

	
	Устройство фундаментов-столбов:

	06-01-001-13
	      бетонных
	51820,02 
	5342,46 
	1816,58 
	251,37 
	44660,98 
	598,26 

	06-01-001-14
	      бутобетонных
	56612,49 
	6459,43 
	1710,36 
	235,58 
	48442,70 
	723,34 

	06-01-001-15
	Устройство фундаментных плит бетонных плоских
	43751,38 
	1043,20 
	1799,08 
	262,44 
	40909,10 
	116,82 

	
	Устройство фундаментных плит железобетонных:

	06-01-001-16
	      плоских
	105634,97 
	1970,49 
	2617,99 
	369,23 
	101046,49 
	220,66 

	06-01-001-17
	      с пазами, стаканами и подколонниками высотой до 2 м при толщине плиты до 1000 мм
	176296,47 
	2528,44 
	3182,52 
	418,58 
	170585,51 
	283,14 

	06-01-001-18
	      с пазами, стаканами и подколонниками высотой до 2 м при толщине плиты более 1000 мм
	137938,69 
	2058,28 
	2594,49 
	333,29 
	133285,92 
	230,49 

	06-01-001-19
	      с ребрами вверх
	148845,50 
	4397,38 
	3755,80 
	423,45 
	140692,32 
	451,94 

	
	Устройство ленточных фундаментов:

	06-01-001-20
	      бетонных
	48406,26 
	3050,82 
	2038,47 
	296,68 
	43316,97 
	337,48 

	06-01-001-21
	      бутобетонных
	53076,34 
	3349,50 
	1956,81 
	282,90 
	47770,03 
	370,52 

	06-01-001-22
	      железобетонных при ширине по верху до 1000 мм
	103272,11 
	4139,25 
	3875,87 
	388,97 
	95256,99 
	446,04 

	06-01-001-23
	      железобетонных при ширине по верху более 1000 мм
	101668,03 
	3000,41 
	3541,06 
	340,05 
	95126,56 
	323,32 

	Таблица 06-01-002. Устройство фундаментов под фабрично-заводские трубы и доменные печи 

   

	
	Измеритель: 100 м3 бетона и железобетона в деле

	
	Устройство фундаментов под фабрично-заводские трубы:

	06-01-002-01
	      бетонных объемом до 50 м3
	50046,09 
	4017,31 
	2431,48 
	288,57 
	43597,30 
	432,9 

	06-01-002-02
	      железобетонных объемом до 100 м3
	64348,80 
	4491,15 
	2881,90 
	296,41 
	56975,75 
	483,96 

	06-01-002-03
	      железобетонных объемом до 200 м3
	61451,22 
	2946,03 
	2726,55 
	315,32 
	55778,64 
	317,46 

	06-01-002-04
	      железобетонных объемом более 200 м3
	55750,20 
	1998,36 
	2533,80 
	300,87 
	51218,04 
	215,34 

	06-01-002-05
	Устройство фундаментов под доменные печи
	71428,60 
	3224,91 
	5341,10 
	422,91 
	62862,59 
	315,24 

	06-01-002-06
	Укладка жароупорного бетона в фундаменты под фабрично-заводские трубы и доменные печи
	75693,23 
	1902,43 
	2705,45 
	293,44 
	71085,35 
	193,14 

	Подраздел 1.2 ФУНДАМЕНТЫ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ 

   

	Таблица 06-01-005. Устройство фундаментов общего назначения 

   

	
	Измеритель: 100 м3 бетона и железобетона в деле

	
	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом:

	06-01-005-01
	      до 5 м3
	51368,33 
	3909,74 
	3550,19 
	467,52 
	43908,40 
	441,28 

	06-01-005-02
	      до 25 м3
	47741,26 
	2857,88 
	2021,08 
	267,30 
	42862,30 
	322,56 

	06-01-005-03
	      более 25 м3
	45836,00 
	2212,87 
	1461,76 
	194,66 
	42161,37 
	249,76 

	
	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом:

	06-01-005-04
	      до 5 м3
	64393,57 
	4018,90 
	2537,01 
	323,70 
	57837,66 
	453,6 

	06-01-005-05
	      до 25 м3
	65474,82 
	3009,08 
	2125,10 
	245,57 
	60340,64 
	342,72 

	06-01-005-06
	      более 25 м3
	76730,44 
	2448,57 
	2625,21 
	240,71 
	71656,66 
	278,88 

	
	Дополнительные затраты на устройство:

	06-01-005-07
	      колодцев для анкерных болтов
	878,85 
	601,07 
	28,97 
	2,86 
	248,81 
	66,49 

	06-01-005-08
	      сложных фундаментов
	10067,60 
	1913,36 
	596,06 
	60,88 
	7558,18 
	194,25 

	Таблица 06-01-006. Устройство фундаментов под оборудование прокатных цехов с листовыми станами 

   

	
	Измеритель: 100 м3 железобетона в деле

	
	Устройство фундаментов под оборудование прокатных цехов с листовыми станами на участках:

	06-01-006-01
	      загрузки печей под вспомогательное оборудование объемом более 1000 м3
	86973,55 
	2170,68 
	2249,52 
	169,41 
	82553,35 
	233,91 

	06-01-006-02
	      роликовых конвейеров, уборки, упаковок объемом более 200 м3
	92665,23 
	2831,33 
	2389,26 
	179,77 
	87444,64 
	305,1 

	06-01-006-03
	      резки
	103635,19 
	2474,79 
	2198,04 
	138,60 
	98962,36 
	266,68 

	06-01-006-04
	      выгрузки печей объемом до 500 м3
	93879,38 
	3418,57 
	2191,38 
	135,92 
	88269,43 
	368,38 

	06-01-006-05
	      выгрузки печей объемом до 1500 м3
	79983,80 
	1939,98 
	1990,29 
	134,82 
	76053,53 
	209,05 

	06-01-006-06
	      выгрузки печей объемом более 1500 м3, черновой и чистовой клетей
	74141,32 
	1766,73 
	1888,44 
	127,44 
	70486,15 
	190,38 

	06-01-006-07
	      упаковки объемом до 200 м3, под вспомогательное оборудование объемом до 1000 м3
	85750,51 
	3135,43 
	2107,99 
	136,16 
	80507,09 
	337,87 

	Таблица 06-01-007. Устройство фундаментов под оборудование прокатных цехов с сортовыми станами 

   

	
	Измеритель: 100 м3 железобетона в деле

	
	Устройство фундаментов под оборудование прокатных цехов с сортовыми станами на участках:

	06-01-007-01
	      загрузки и выгрузки печей, холодильников, распределительных пакетирующих и укладочных линий объемом до 2000 м3
	71483,67 
	3077,10 
	2629,05 
	215,14 
	65777,52 
	327,7 

	(101-9866)
	  Опалубка металлическая (амортизация), (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(201-9340)
	  Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	06-01-007-02
	      черновой и листовой клетей
	72066,23 
	2100,92 
	2293,50 
	173,69 
	67671,81 
	223,74 

	(101-9866)
	  Опалубка металлическая (амортизация), (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(201-9340)
	  Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	Таблица 06-01-008. Устройство сгустителей обогатительных и агломерационных фабрик 

   

	
	Измеритель: 100 м3 железобетона в деле

	
	Устройство сгустителей обогатительных и агломерационных фабрик:

	06-01-008-01
	      на колоннах диаметром до 18 м
	222999,59 
	10551,71 
	9730,21 
	808,86 
	202717,67 
	1071,24 

	06-01-008-02
	      на колоннах диаметром до 30 м
	156938,57 
	7268,22 
	7125,35 
	587,25 
	142545,00 
	737,89 

	06-01-008-03
	      на колоннах диаметром до 50 м
	167719,72 
	6333,25 
	6813,30 
	548,03 
	154573,17 
	642,97 

	06-01-008-04
	      на грунте диаметром до 50 м
	121552,29 
	7290,48 
	5309,90 
	421,72 
	108951,91 
	740,15 

	Таблица 06-01-009. Устройство фундаментов и сооружений на предприятиях целлюлозно-бумажной промышленности 

   

	
	Измеритель: 100 м3 железобетона в деле

	
	Устройство фундаментов на предприятиях целлюлозно-бумажной промышленности:

	06-01-009-01
	      под окорочный барабан
	70271,62 
	3395,92 
	4884,58 
	385,45 
	61991,12 
	365,94 

	06-01-009-02
	      под сушильные картоноделательные и бумагоделательные машины
	125518,38 
	6019,56 
	6413,23 
	514,71 
	113085,59 
	648,66 

	
	Возведение сооружений (комплексов) на предприятиях целлюлозно-бумажной промышленности:

	06-01-009-03
	      ванн-сгустителей и ванн-фильтров с толщиной стен до 120 мм
	168255,24 
	18980,38 
	15601,49 
	1304,38 
	133673,37 
	2045,3 

	06-01-009-04
	      ванн-сгустителей и ванн-фильтров с толщиной стен до 200 мм
	134054,92 
	12377,66 
	13510,43 
	1073,38 
	108166,83 
	1333,8 

	06-01-009-05
	      массных бассейнов емкостью до 500 м3 прямоугольного сечения
	108033,00 
	6637,89 
	10223,09 
	927,10 
	91172,02 
	715,29 

	Подраздел 1.3 ПРОЧИЕ РАБОТЫ 

   

	Таблица 06-01-012. Устройство опалубки (снизу) и поддерживающих ее конструкций для высоких ростверков 

   

	
	Измеритель: 100 м2 площади горизонтальной проекции ростверков

	06-01-012-01
	Устройство опалубки (снизу) и поддерживающих ее конструкций для высоких ростверков
	1950,26 
	849,85 
	42,46 
	3,67 
	1057,95 
	95,92 

	Таблица 06-01-013. Устройство подливки толщиной 20 мм 

   

	
	Измеритель: 100 м2 подливки под оборудование

	06-01-013-01
	Устройство подливки толщиной 20 мм
	1497,44 
	429,87 
	14,64 
	1,08 
	1052,93 
	45,78 

	06-01-013-02
	На каждые 10 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 06-01-013-01
	625,39 
	122,82 
	6,60 
	0,54 
	495,97 
	13,08 

	Таблица 06-01-014. Укладка бетона по перекрытиям толщиной 100 мм 

   

	
	Измеритель: 100 м2 перекрытий

	06-01-014-01
	Укладка бетона по перекрытиям толщиной 100 мм
	4619,08 
	195,05 
	144,94 
	16,67 
	4279,09 
	22,42 

	06-01-014-02
	На каждые 10 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 06-01-014-01
	454,30 
	12,44 
	14,27 
	1,63 
	427,59 
	1,43 

	Таблица 06-01-015. Установка анкерных болтов 

   

	
	Измеритель: 1 т

	
	Установка анкерных болтов:

	06-01-015-01
	      в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м
	13686,87 
	2923,29 
	60,15 
	3,39 
	10703,43 
	315,01 

	06-01-015-02
	      в готовые гнезда с заделкой длиной более 1 м
	12851,71 
	2093,85 
	54,43 
	3,12 
	10703,43 
	225,63 

	06-01-015-03
	      при бетонировании со связями из арматуры
	12774,10 
	1221,89 
	65,99 
	2,98 
	11486,22 
	128,62 

	06-01-015-04
	      при бетонировании на поддерживающие конструкции
	11149,58 
	342,76 
	78,42 
	5,01 
	10728,40 
	36,08 

	06-01-015-05
	      при бетонировании в виде сваренных каркасов
	10888,97 
	319,96 
	244,05 
	12,60 
	10324,96 
	33,68 

	06-01-015-06
	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона
	8605,01 
	467,01 
	503,04 
	23,71 
	7634,96 
	46,33 

	
	Установка закладных деталей весом:

	06-01-015-07
	      до 4 кг
	8830,95 
	2050,29 
	35,05 
	2,03 
	6745,61 
	215,82 

	06-01-015-08
	      до 20 кг
	7381,25 
	600,59 
	35,05 
	2,03 
	6745,61 
	63,22 

	06-01-015-09
	      более 20 кг
	6987,76 
	207,10 
	35,05 
	2,03 
	6745,61 
	21,8 

	06-01-015-10
	Армирование подстилающих слоев и набетонок
	6946,02 
	117,30 
	37,04 
	2,17 
	6791,68 
	12,64 

	Таблица 06-01-016. Сварка арматуры ванным способом 

   

	
	Измеритель: 100 шт. стыков

	
	Сварка арматуры ванным способом при диаметре арматуры:

	06-01-016-01
	      до 25 мм
	915,60 
	430,25 
	152,17 
	0,00 
	333,18 
	31,8 

	06-01-016-02
	      до 32 мм
	1421,41 
	598,03 
	233,78 
	0,00 
	589,60 
	44,2 

	06-01-016-03
	      до 40 мм
	2040,45 
	832,10 
	296,70 
	0,00 
	911,65 
	61,5 

	Таблица 06-01-017. Технологический электропрогрев бетона 

   

	
	Измеритель: 1 м3 бетона

	06-01-017-01
	Технологический электропрогрев бетона
	91,49 
	10,51 
	80,98 
	20,88 
	0,00 
	1,08 

	(502-9001)
	  Провод, (м)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	Таблица 06-01-018. Устройство деформационного осадочного шва фундаментов под оборудование с заполнением битумом 

   

	
	Измеритель: 100 м шва

	06-01-018-01
	Устройство деформационного осадочного шва фундаментов под оборудование с заполнением битумом при толщине шва 25 мм, глубине 20 см
	2207,59 
	591,94 
	355,33 
	2,17 
	1260,32 
	65,48 

	Подраздел 1.4 ПОДПОРНЫЕ СТЕНЫ И СТЕНЫ ПОДВАЛОВ 

   

	Таблица 06-01-024. Устройство стен подвалов и подпорных стен 

   

	
	Измеритель: 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле

	
	Устройство стен подвалов и подпорных стен:

	06-01-024-01
	      бетонных
	48797,66 
	3279,46 
	2090,09 
	278,10 
	43428,11 
	358,02 

	06-01-024-02
	      бутобетонных
	48440,52 
	3943,93 
	2024,76 
	266,90 
	42471,83 
	430,56 

	
	Устройство стен подвалов и подпорных стен железобетонных высотой:

	06-01-024-03
	      до 3 м, толщиной до 300 мм
	136549,72 
	9634,76 
	4579,56 
	512,11 
	122335,40 
	1051,83 

	06-01-024-04
	      до 3 м, толщиной до 500 мм
	117466,90 
	6398,81 
	3893,06 
	451,43 
	107175,03 
	698,56 

	06-01-024-05
	      до 3 м, толщиной до 1000 мм
	98397,46 
	4896,39 
	3090,57 
	364,77 
	90410,50 
	534,54 

	06-01-024-06
	      до 6 м, толщиной до 300 мм
	156367,76 
	9934,84 
	5185,11 
	560,55 
	141247,81 
	1084,59 

	06-01-024-07
	      до 6 м, толщиной до 500 мм
	136109,50 
	6614,99 
	4369,82 
	486,99 
	125124,69 
	722,16 

	06-01-024-08
	      до 6 м, толщиной до 1000 мм
	110899,60 
	5112,56 
	3386,86 
	386,27 
	102400,18 
	558,14 

	06-01-024-09
	      до 6 м, толщиной более 1000 мм
	85549,01 
	3826,32 
	2515,18 
	316,27 
	79207,51 
	417,72 

	06-01-024-10
	      более 6 м, толщиной до 300 мм
	170021,56 
	10170,62 
	4578,27 
	592,21 
	155272,67 
	1110,33 

	06-01-024-11
	      более 6 м, толщиной до 500 мм
	154462,45 
	6906,82 
	3993,13 
	531,19 
	143562,50 
	754,02 

	06-01-024-12
	      более 6 м, толщиной до 1000 мм
	119153,95 
	5231,46 
	3521,59 
	395,60 
	110400,90 
	571,12 

	06-01-024-13
	      более 6 м, толщиной более 1000 мм
	89573,85 
	3772,27 
	2966,52 
	371,94 
	82835,06 
	411,82 

	Подраздел 1.5 КОЛОННЫ 

   

	Таблица 06-01-026. Устройство колонн в деревянной опалубке 

   

	
	Измеритель: 100 м3 железобетона в деле

	
	Устройство бетонных колонн в деревянной опалубке высотой:

	06-01-026-01
	      до 4 м, периметром до 2 м
	71240,94 
	13402,91 
	8287,58 
	1197,75 
	49550,45 
	1463,2 

	06-01-026-02
	      до 4 м, периметром до 3 м
	64389,28 
	9057,77 
	7884,03 
	1159,84 
	47447,48 
	988,84 

	06-01-026-03
	      до 4 м, периметром более 3 м
	57886,66 
	6139,40 
	5950,31 
	875,90 
	45796,95 
	670,24 

	
	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой:

	06-01-026-04
	      до 4 м, периметром до 2 м
	132535,57 
	14375,70 
	10174,67 
	1305,39 
	107985,20 
	1569,4 

	06-01-026-05
	      до 4 м, периметром до 3 м
	125498,66 
	9998,14 
	9748,42 
	1264,50 
	105752,10 
	1091,5 

	06-01-026-06
	      до 4 м, периметром более 3 м
	118777,39 
	6993,29 
	7812,64 
	980,30 
	103971,46 
	763,46 

	06-01-026-07
	      до 6 м, периметром до 2 м
	171616,57 
	21077,16 
	11379,67 
	1362,26 
	139159,74 
	2301 

	06-01-026-08
	      до 6 м, периметром до 3 м
	161580,11 
	13835,26 
	10886,83 
	1317,58 
	136858,02 
	1510,4 

	06-01-026-09
	      до 6 м, периметром до 4 м
	155709,05 
	9490,13 
	9151,37 
	1048,27 
	137067,55 
	1036,04 

	06-01-026-10
	      до 6 м, периметром более 4 м
	155099,38 
	7652,63 
	8992,35 
	1034,32 
	138454,40 
	835,44 

	06-01-026-11
	      более 6 м, периметром до 2 м
	219220,92 
	28535,23 
	12626,23 
	1419,26 
	178059,46 
	3115,2 

	06-01-026-12
	      более 6 м, периметром до 3 м
	180534,67 
	15024,23 
	11267,28 
	1319,47 
	154243,16 
	1640,2 

	06-01-026-13
	      более 6 м, периметром до 4 м
	169718,21 
	10408,87 
	9545,06 
	1070,88 
	149764,28 
	1136,34 

	06-01-026-14
	      более 6 м, периметром более 4 м
	168810,88 
	9252,33 
	9312,89 
	1038,92 
	150245,66 
	1010,08 

	
	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке со стальными сердечниками (жесткой арматурой) периметром:

	06-01-026-15
	      до 2 м при отношении объема сердечника или жесткой арматуры к объему колонн до 10%
	135034,98 
	15888,94 
	10438,83 
	1330,71 
	108707,21 
	1734,6 

	06-01-026-16
	      до 2 м при отношении объема сердечника или жесткой арматуры к объему колонн до 25%
	144604,55 
	17402,17 
	10857,80 
	1360,09 
	116344,58 
	1899,8 

	06-01-026-17
	      до 2 м при отношении объема сердечника или жесткой арматуры к объему колонн до 40%
	164036,63 
	19672,02 
	11717,71 
	1424,95 
	132646,90 
	2147,6 

	06-01-026-18
	      до 2 м при отношении объема сердечника или жесткой арматуры к объему колонн более 40%
	162454,41 
	32102,14 
	12151,35 
	1487,64 
	118200,92 
	3504,6 

	06-01-026-19
	      более 2 м при отношении объема сердечника или жесткой арматуры к объему колонн до 10%
	131004,57 
	11565,42 
	10004,81 
	1275,74 
	109434,34 
	1262,6 

	06-01-026-20
	      более 2 м при отношении объема сердечника или жесткой арматуры к объему колонн до 25%
	140081,35 
	12970,56 
	10429,25 
	1305,66 
	116681,54 
	1416 

	06-01-026-21
	      более 2 м при отношении объема сердечника или жесткой арматуры к объему колонн до 40%
	162727,84 
	15672,76 
	11348,83 
	1368,76 
	135706,25 
	1711 

	06-01-026-22
	      более 2 м при отношении объема сердечника или жесткой арматуры к объему колонн более 40%
	159120,22 
	26157,30 
	11862,54 
	1431,31 
	121100,38 
	2855,6 

	Таблица 06-01-027. Устройство колонн гражданских зданий в металлической опалубке 

   

	
	Измеритель: 100 м3 железобетона в деле

	06-01-027-01
	Устройство колонн гражданских зданий в металлической опалубке
	242115,91 
	14052,12 
	48694,64 
	7437,46 
	179369,15 
	1479,17 

	(101-9866)
	  Опалубка металлическая (амортизация), (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	Подраздел 1.6 СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ 

   

	Таблица 06-01-030. Устройство стен и перегородок бетонных и легкобетонных 

   

	
	Измеритель: 100 м3 в деле

	
	Устройство стен и перегородок бетонных высотой:

	06-01-030-01
	      до 3 м, толщиной до 100 мм
	114075,29 
	26678,85 
	12570,74 
	1863,78 
	74825,70 
	2951,2 

	06-01-030-02
	      до 3 м, толщиной до 150 мм
	86895,45 
	16028,82 
	8394,09 
	1250,28 
	62472,54 
	1773,1 

	06-01-030-03
	      до 3 м, толщиной до 200 мм
	75574,96 
	10757,60 
	5994,67 
	894,05 
	58822,69 
	1190 

	06-01-030-04
	      до 3 м, толщиной до 300 мм
	59625,84 
	7627,14 
	4377,89 
	652,69 
	47620,81 
	843,71 

	06-01-030-05
	      до 3 м, толщиной до 500 мм
	54464,30 
	5572,44 
	3239,05 
	483,20 
	45652,81 
	616,42 

	06-01-030-06
	      до 6 м, толщиной до 100 мм
	115207,91 
	27754,61 
	12583,24 
	1863,78 
	74870,06 
	3070,2 

	06-01-030-07
	      до 6 м, толщиной до 150 мм
	87886,44 
	16674,28 
	8402,17 
	1250,28 
	62809,99 
	1844,5 

	06-01-030-08
	      до 6 м, толщиной до 200 мм
	76333,83 
	11295,48 
	6001,30 
	894,05 
	59037,05 
	1249,5 

	06-01-030-09
	      до 6 м, толщиной до 300 мм
	60106,36 
	7960,62 
	4381,90 
	652,69 
	47763,84 
	880,6 

	06-01-030-10
	      до 6 м, толщиной до 500 мм
	54809,77 
	5809,10 
	3241,97 
	483,20 
	45758,70 
	642,6 

	06-01-030-11
	      до 6 м, толщиной до 1000 мм
	49843,62 
	3711,37 
	3181,61 
	478,34 
	42950,64 
	410,55 

	06-01-030-12
	      до 6 м, толщиной до 2000 мм
	47574,17 
	2775,46 
	3079,55 
	465,09 
	41719,16 
	307,02 

	
	Устройство стен и перегородок легкобетонных высотой:

	06-01-030-13
	      до 3 м, толщиной до 150 мм
	103122,81 
	14630,34 
	8390,65 
	1251,91 
	80101,82 
	1618,4 

	06-01-030-14
	      до 3 м, толщиной до 200 мм
	90659,33 
	9896,99 
	6006,67 
	897,43 
	74755,67 
	1094,8 

	06-01-030-15
	      до 3 м, толщиной до 300 мм
	82591,97 
	7035,47 
	4381,29 
	654,31 
	71175,21 
	778,26 

	06-01-030-16
	      до 6 м, толщиной до 150 мм
	104013,00 
	15168,22 
	8397,02 
	1251,91 
	80447,76 
	1677,9 

	06-01-030-17
	      до 6 м, толщиной до 200 мм
	91352,91 
	10370,33 
	6012,55 
	897,43 
	74970,03 
	1147,16 

	06-01-030-18
	      до 6 м, толщиной до 300 мм
	83039,96 
	7336,68 
	4385,04 
	654,31 
	71318,24 
	811,58 

	Таблица 06-01-031. Устройство железобетонных стен и перегородок 

   

	
	Измеритель: 100 м3 железобетона в деле

	
	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой:

	06-01-031-01
	      до 3 м, толщиной 100 мм
	183275,21 
	29104,07 
	18118,53 
	2496,10 
	136052,61 
	3177,3 

	06-01-031-02
	      до 3 м, толщиной 150 мм
	151558,42 
	19729,72 
	12157,76 
	1617,76 
	119670,94 
	2153,9 

	06-01-031-03
	      до 3 м, толщиной 200 мм
	224183,23 
	15260,56 
	12483,74 
	1392,86 
	196438,93 
	1666 

	06-01-031-04
	      до 3 м, толщиной 300 мм
	163304,65 
	10682,39 
	9218,35 
	1067,36 
	143403,91 
	1166,2 

	06-01-031-05
	      до 3 м, толщиной 500 мм
	135538,32 
	7804,69 
	6537,17 
	745,23 
	121196,46 
	852,04 

	06-01-031-06
	      до 6 м, толщиной 100 мм
	184328,34 
	30194,11 
	18130,96 
	2496,10 
	136003,27 
	3296,3 

	06-01-031-07
	      до 6 м, толщиной 150 мм
	152224,71 
	20383,75 
	12165,22 
	1617,76 
	119675,74 
	2225,3 

	06-01-031-08
	      до 6 м, толщиной 200 мм
	224845,98 
	15696,58 
	12488,71 
	1392,86 
	196660,69 
	1713,6 

	06-01-031-09
	      до 6 м, толщиной 300 мм
	163741,47 
	11009,40 
	9222,09 
	1067,36 
	143509,98 
	1201,9 

	06-01-031-10
	      до 6 м, толщиной 500 мм
	135879,37 
	8044,50 
	6539,91 
	745,23 
	121294,96 
	878,22 

	06-01-031-11
	      до 6 м, толщиной 1000 мм
	102929,24 
	5014,18 
	7510,16 
	680,15 
	90404,90 
	547,4 

	06-01-031-12
	      более 6 м, толщиной 150 мм
	154141,97 
	20165,74 
	12210,03 
	1624,39 
	121766,20 
	2201,5 

	06-01-031-13
	      более 6 м, толщиной 200 мм
	225500,04 
	15587,57 
	12527,38 
	1398,14 
	197385,09 
	1701,7 

	06-01-031-14
	      более 6 м, толщиной 300 мм
	163780,17 
	11009,40 
	9223,83 
	1067,36 
	143546,94 
	1201,9 

	06-01-031-15
	      более 6 м, толщиной 500 мм
	135968,46 
	8077,20 
	6559,34 
	747,67 
	121331,92 
	881,79 

	06-01-031-16
	      более 6 м, толщиной 1000 мм
	95335,50 
	5035,98 
	5385,53 
	683,67 
	84913,99 
	549,78 

	06-01-031-17
	      более 6 м, толщиной 2000 мм
	75622,28 
	3608,03 
	4660,05 
	645,38 
	67354,20 
	393,89 

	Подраздел 1.7 БАЛКИ, ПОЯСА, ПЕРЕМЫЧКИ, РИГЕЛИ 

   

	Таблица 06-01-034. Устройство балок, перемычек 

   

	
	Измеритель: 100 м3 железобетона в деле

	06-01-034-01
	Устройство фундаментных балок
	136554,92 
	11833,36 
	6804,47 
	806,79 
	117917,09 
	1309 

	
	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки:

	06-01-034-02
	      до 6 м при высоте балок до 500 мм
	206078,70 
	15813,67 
	11196,84 
	1264,77 
	179068,19 
	1749,3 

	06-01-034-03
	      до 6 м при высоте балок до 800 мм
	188406,16 
	13013,98 
	9438,13 
	1039,33 
	165954,05 
	1439,6 

	06-01-034-04
	      до 6 м при высоте балок более 800 мм
	192025,04 
	11307,23 
	8821,59 
	915,98 
	171896,22 
	1250,8 

	06-01-034-05
	      более 6 м при высоте балок до 800 мм
	192434,75 
	18240,91 
	9914,96 
	1064,51 
	164278,88 
	2017,8 

	06-01-034-06
	      более 6 м при высоте балок более 800 мм
	195019,99 
	14720,74 
	8809,90 
	914,36 
	171489,35 
	1628,4 

	
	Измеритель: 100 м3 железобетона в деле за вычетом жесткой арматуры

	
	Устройство балок с жесткой арматурой при высоте балок:

	06-01-034-07
	      до 900 мм
	115776,37 
	11618,21 
	6443,66 
	760,66 
	97714,50 
	1285,2 

	06-01-034-08
	      более 900 мм
	88150,14 
	7530,32 
	5624,62 
	714,79 
	74995,20 
	833 

	
	Измеритель: 100 м3 железобетона в деле

	06-01-034-09
	Устройство перемычек
	166817,39 
	14400,72 
	7815,81 
	883,49 
	144600,86 
	1593 

	Таблица 06-01-035. Устройство поясов 

   

	
	Измеритель: 100 м3 железобетона в деле

	
	Устройство поясов:

	06-01-035-01
	      в опалубке
	154958,44 
	9542,68 
	8340,97 
	962,42 
	137074,79 
	1016,26 

	06-01-035-02
	      без опалубки
	144299,74 
	4849,56 
	7336,02 
	817,62 
	132114,16 
	516,46 

	Таблица 06-01-036. Устройство засыпки фундаментных балок 

   

	
	Измеритель: 100 м3 засыпки

	
	Устройство засыпки фундаментных балок:

	06-01-036-01
	      песком
	10859,18 
	1844,85 
	3217,07 
	441,59 
	5797,26 
	196,47 

	06-01-036-02
	      шлаком
	24486,82 
	1844,85 
	3010,81 
	382,82 
	19631,16 
	196,47 

	Таблица 06-01-037. Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке 

   

	
	Измеритель: 100 м3 железобетона в деле

	06-01-037-01
	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке
	180413,07 
	13837,13 
	8628,33 
	1252,97 
	157947,61 
	1491,07 

	(101-9866)
	  Опалубка металлическая (амортизация), (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	Подраздел 1.8 ПЕРЕКРЫТИЯ 

   

	Таблица 06-01-041. Устройство перекрытий 

   

	
	Измеритель: 100 м3 в деле

	
	Устройство перекрытий безбалочных толщиной:

	06-01-041-01
	      до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м
	129134,62 
	8597,76 
	2809,51 
	402,49 
	117727,35 
	951,08 

	06-01-041-02
	      до 200 мм на высоте от опорной площади более 6 м
	138044,38 
	16640,83 
	2809,51 
	402,49 
	118594,04 
	1840,8 

	06-01-041-03
	      более 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м
	111891,93 
	6133,64 
	2299,12 
	331,67 
	103459,17 
	678,5 

	06-01-041-04
	      более 200 мм на высоте от опорной площади более 6 м
	116672,90 
	10667,20 
	2288,76 
	330,72 
	103716,94 
	1180 

	
	Устройство перекрытий ребристых на высоте от опорной площади:

	06-01-041-05
	      до 6 м
	177495,53 
	13867,36 
	5723,54 
	544,99 
	157904,63 
	1534 

	06-01-041-06
	      более 6 м
	183695,82 
	19200,96 
	5723,54 
	544,99 
	158771,32 
	2124 

	
	Устройство перекрытий по стальным балкам и монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью:

	06-01-041-07
	      до 5 м2 приведенной толщиной до 100 мм
	160925,00 
	15147,42 
	6024,54 
	617,37 
	139753,04 
	1675,6 

	06-01-041-08
	      до 5 м2 приведенной толщиной до 150 мм
	134178,98 
	12373,95 
	5293,93 
	579,08 
	116511,10 
	1368,8 

	06-01-041-09
	      до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм
	107030,37 
	8757,77 
	4624,07 
	547,15 
	93648,53 
	968,78 

	06-01-041-10
	      более 5 м2 приведенной толщиной до 100 мм
	149859,61 
	11093,89 
	6008,02 
	615,48 
	132757,70 
	1227,2 

	06-01-041-11
	      более 5 м2 приведенной толщиной до 150 мм
	125824,18 
	8981,78 
	5319,58 
	580,84 
	111522,82 
	993,56 

	06-01-041-12
	      более 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм
	101969,29 
	6859,01 
	4557,64 
	539,71 
	90552,64 
	758,74 

	06-01-041-13
	Устройство перекрытий каналов
	119422,83 
	8683,10 
	3770,94 
	549,32 
	106968,79 
	960,52 

	Подраздел 1.9 КОНСТРУКЦИИ ИЗ БАРИТОБЕТОНА 

   

	Таблица 06-01-044. Устройство баритобетонных перегородок и изоляционного слоя из баритобетона 

   

	
	Измеритель: 100 м3 баритобетона в деле

	
	Устройство баритобетонных перегородок высотой:

	06-01-044-01
	      до 3 м
	451436,14 
	10876,74 
	6463,03 
	1129,20 
	434096,37 
	1218 

	06-01-044-02
	      до 6 м
	454193,32 
	13466,44 
	6512,43 
	1136,28 
	434214,45 
	1508 

	06-01-044-03
	Устройство изоляционного слоя из баритобетона
	432119,78 
	6671,07 
	6233,88 
	1108,13 
	419214,83 
	747,04 

	Подраздел 1.10 ТОННЕЛИ И ПРОХОДНЫЕ КАНАЛЫ 

   

	Таблица 06-01-046. Устройство стен, днищ и перекрытий тоннелей и проходных каналов 

   

	
	Измеритель: 100 м3 железобетона в деле

	
	Устройство стен, днищ и перекрытий тоннелей и проходных каналов при отношении высоты к ширине:

	06-01-046-01
	      до 1 и толщине стен до 300 мм
	143255,79 
	5107,96 
	8969,02 
	983,46 
	129178,81 
	572 

	06-01-046-02
	      до 1 и толщине стен до 500 мм
	123276,41 
	4402,49 
	6711,85 
	709,48 
	112162,07 
	493 

	06-01-046-03
	      до 1 и толщине стен более 500 мм
	122211,15 
	4045,29 
	6533,62 
	694,30 
	111632,24 
	453 

	06-01-046-04
	      более 1 и толщине стен до 300 мм
	159477,34 
	7385,11 
	7818,33 
	768,15 
	144273,90 
	827 

	06-01-046-05
	      более 1 и толщине стен до 500 мм
	194555,46 
	5777,71 
	6979,45 
	683,46 
	181798,30 
	647 

	06-01-046-06
	      более 1 и толщине стен более 500 мм
	126624,81 
	5179,40 
	5014,23 
	470,73 
	116431,18 
	580 

	
	Устройство стен и днищ тоннелей и проходных каналов при отношении высоты к ширине:

	06-01-046-07
	      до 1 и толщине стен до 300 мм
	144638,65 
	5741,99 
	6079,07 
	748,10 
	132817,59 
	643 

	06-01-046-08
	      до 1 и толщине стен до 500 мм
	135061,52 
	4829,34 
	4982,23 
	609,89 
	125249,95 
	540,8 

	06-01-046-09
	      до 1 и толщине стен более 500 мм
	135396,82 
	4277,47 
	4555,01 
	549,45 
	126564,34 
	479 

	06-01-046-10
	      более 1 и толщине стен до 300 мм
	185327,26 
	8081,65 
	7974,47 
	968,96 
	169271,14 
	905 

	06-01-046-11
	      более 1 и толщине стен до 500 мм
	161381,85 
	6242,07 
	6136,75 
	752,43 
	149003,03 
	699 

	06-01-046-12
	      более 1 и толщине стен более 500 мм
	157855,13 
	5402,65 
	5907,92 
	721,27 
	146544,56 
	605 

	Подраздел 1.11 БУНКЕРА 

   

	Таблица 06-01-049. Устройство бункеров общего назначения 

   

	
	Измеритель: 100 м3 железобетона в деле

	
	Устройство бункеров общего назначения с толщиной стен:

	06-01-049-01
	      140 мм
	191285,89 
	26149,54 
	12484,36 
	1530,29 
	152651,99 
	2594,2 

	06-01-049-02
	      на каждые 10 мм изменения толщины стен исключать или добавлять к расценке 06-01-049-01
	1329,45 
	689,88 
	61,65 
	7,86 
	577,92 
	68,44 

	06-01-049-03
	      более 200 мм
	199221,65 
	13797,50 
	8765,86 
	896,48 
	176658,29 
	1368,8 

	Подраздел 1.12 СООРУЖЕНИЯ, ВОЗВОДИМЫЕ В СКОЛЬЗЯЩЕЙ ОПАЛУБКЕ 

   

	Таблица 06-01-052. Возведение стен в скользящей опалубке, устройство перекрытий элеваторов, мельниц 

   

	
	Измеритель: 100 м3 железобетона и бетона в деле

	
	Возведение стен в скользящей опалубке с проемами площадью:

	06-01-052-01
	      до 5% в элеваторах, мельницах и других сооружениях для хранения и переработки зерна
	152109,84 
	17582,61 
	10230,73 
	1534,81 
	124296,50 
	1718,73 

	(101-9864)
	  Опалубка скользящая (амортизация), (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	06-01-052-02
	      более 5% в элеваторах, мельницах и других сооружениях для хранения и переработки зерна
	170037,92 
	18695,73 
	9840,70 
	1469,06 
	141501,49 
	1827,54 

	(101-9864)
	  Опалубка скользящая (амортизация), (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	06-01-052-03
	Устройство перекрытий в элеваторах, мельницах и других сооружениях для хранения и переработки зерна
	188982,81 
	24470,52 
	2103,52 
	26,03 
	162408,77 
	2740,26 

	06-01-052-04
	Заполнение откосов из легкого бетона с устройством стяжки и железнения в элеваторах, мельницах и других сооружениях для хранения и переработки зерна
	88492,39 
	13104,61 
	1928,76 
	0,27 
	73459,02 
	1109,62 

	Таблица 06-01-053. Устройство стен силосов диаметром 30 м для хранения сахара 

   

	
	Измеритель: 100 м3 железобетона

	06-01-053-01
	Устройство стен силосов диаметром 30 м для хранения сахара
	134320,92 
	38325,24 
	31062,65 
	4482,15 
	64933,03 
	3692,22 

	(101-9864)
	  Опалубка скользящая (амортизация), (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(201-9230)
	  Рукава металлические негерметичные, (м)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(204-9001)
	  Арматура, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(204-9130)
	  Детали стальные для натяжения арматуры, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	Таблица 06-01-054. Устройство стен силосов диаметром 12 м для сыпучих материалов 

   

	
	Измеритель: 100 м3 железобетона в деле

	06-01-054-01
	Устройство стен силосов диаметром 12 м для сыпучих материалов
	225646,14 
	26489,82 
	12829,92 
	1905,80 
	186326,40 
	2478 

	(101-9864)
	  Опалубка скользящая (амортизация), (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	Таблица 06-01-055. Установка и разборка скользящей опалубки шахтных башенных копров 

   

	
	Измеритель: 100 м осевой линии опалубки

	
	Установка скользящей опалубки шахтных башенных копров высотой:

	06-01-055-01
	      до 70 м
	164518,34 
	36736,56 
	54932,53 
	7128,93 
	72849,25 
	3729,6 

	06-01-055-02
	      более 70 м
	188532,19 
	37729,44 
	57974,72 
	7584,61 
	92828,03 
	3830,4 

	
	Разборка скользящей опалубки шахтных башенных копров высотой:

	06-01-055-03
	      до 70 м
	117070,67 
	16910,48 
	100160,19 
	6321,89 
	0,00 
	1716,8 

	06-01-055-04
	      более 70 м
	141201,02 
	17710,30 
	123490,72 
	6771,48 
	0,00 
	1798 

	Таблица 06-01-056. Бетонирование стен шахтных башенных копров 

   

	
	Измеритель: 100 м3 железобетона в деле

	
	Бетонирование стен шахтных башенных копров высотой:

	06-01-056-01
	      до 70 м
	256902,18 
	18470,27 
	30108,00 
	1780,74 
	208323,91 
	1805,5 

	(101-9864)
	  Опалубка скользящая (амортизация), (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	06-01-056-02
	      более 70 м
	268884,56 
	19882,01 
	32688,17 
	1695,92 
	216314,38 
	1943,5 

	(101-9864)
	  Опалубка скользящая (амортизация), (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	Таблица 06-01-057. Устройство стен и перегородок сооружений 

   

	
	Измеритель: 100 м3 железобетона в деле

	
	Устройство прямоугольных стен и перегородок сооружений в горизонтально-скользящей опалубке при толщине стен:

	06-01-057-01
	      до 150 мм
	138630,59 
	5602,15 
	32860,54 
	3256,32 
	100167,90 
	603,68 

	(101-9864)
	  Опалубка скользящая (амортизация), (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	06-01-057-02
	      более 150 мм
	175292,41 
	4469,25 
	22266,24 
	2172,01 
	148556,92 
	481,6 

	(101-9864)
	  Опалубка скользящая (амортизация), (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	
	Устройство круглых стен и перегородок сооружений в горизонтально-скользящей опалубке при толщине стен:

	06-01-057-03
	      до 200 мм
	176683,03 
	4386,10 
	24975,82 
	2461,15 
	147321,11 
	472,64 

	(101-9864)
	  Опалубка скользящая (амортизация), (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	06-01-057-04
	      более 200 мм
	165161,83 
	3835,24 
	20385,45 
	1989,32 
	140941,14 
	413,28 

	(101-9864)
	  Опалубка скользящая (амортизация), (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	
	Устройство подпорных стен в горизонтально-скользящей опалубке при толщине стен:

	06-01-057-05
	      до 250 мм
	126345,38 
	4188,62 
	24860,73 
	2451,20 
	97296,03 
	451,36 

	(101-9864)
	  Опалубка скользящая (амортизация), (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	06-01-057-06
	      более 250 мм
	136044,03 
	3097,29 
	14428,40 
	1397,31 
	118518,34 
	333,76 

	(101-9864)
	  Опалубка скользящая (амортизация), (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	Таблица 06-01-058. Устройство рельсовых путей под самоходный агрегат для бетонирования стен 

   

	
	Измеритель: 100 м пути

	06-01-058-01
	Устройство рельсовых путей под самоходный агрегат для бетонирования стен
	8006,23 
	3355,31 
	1252,33 
	95,00 
	3398,59 
	366,3 

	Подраздел 1.13 СООРУЖЕНИЯ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ 

   

	Таблица 06-01-062. Устройство стен и плоских днищ 

   

	
	Измеритель: 100 м3 железобетона в деле

	
	Устройство стен и плоских днищ при толщине:

	06-01-062-01
	      до 150 мм круглых сооружений
	161805,47 
	17717,39 
	13738,99 
	1797,03 
	130349,09 
	1798,72 

	06-01-062-02
	      более 150 мм круглых сооружений
	156721,95 
	11528,44 
	9002,73 
	1123,55 
	136190,78 
	1170,4 

	06-01-062-03
	      до 150 мм прямоугольных сооружений
	148955,20 
	13778,97 
	13785,98 
	1847,80 
	121390,25 
	1398,88 

	06-01-062-04
	      более 150 мм прямоугольных сооружений
	164777,49 
	7181,83 
	8161,38 
	1018,07 
	149434,28 
	729,12 

	06-01-062-05
	Устройство железобетонных конструкций отстойников, резервуаров и прочих сооружений при днищах бункерного типа
	220625,19 
	27140,20 
	22691,61 
	2771,65 
	170793,38 
	2692,48 

	
	Устройство:

	06-01-062-06
	      фильтров и осветлителей
	171831,92 
	10700,35 
	11415,88 
	1447,43 
	149715,69 
	1168,16 

	06-01-062-07
	      песколовок круглых
	155073,79 
	26443,70 
	25215,74 
	3402,27 
	103414,35 
	2684,64 

	06-01-062-08
	      песколовок прямоугольных
	141572,29 
	20696,03 
	15142,65 
	2038,58 
	105733,61 
	2101,12 

	06-01-062-09
	      метантенков круглых
	179409,14 
	8953,53 
	8660,97 
	995,19 
	161794,64 
	930,72 

	Таблица 06-01-063. Строительство подземной части насосных станций 

   

	
	Измеритель: 100 м3 железобетона в деле

	
	Строительство подземной части насосных станций:

	06-01-063-01
	      при толщине днищ до 400 мм
	141449,62 
	4017,65 
	3177,06 
	337,48 
	134254,91 
	422,91 

	06-01-063-02
	      при толщине днищ более 400 мм
	101090,70 
	2479,12 
	2296,05 
	254,07 
	96315,53 
	260,96 

	06-01-063-03
	      стен круглых
	146700,45 
	15312,42 
	12269,80 
	1519,59 
	119118,23 
	1554,56 

	06-01-063-04
	      стен прямоугольных толщиной до 300 мм
	153741,81 
	9097,03 
	10049,41 
	1257,73 
	134595,37 
	968,8 

	06-01-063-05
	      стен прямоугольных толщиной более 300 мм
	142467,47 
	6099,74 
	6465,76 
	818,84 
	129901,97 
	649,6 

	Таблица 06-01-064. Строительство отдельных конструкций емкостных сооружений 

   

	
	Измеритель: 100 м3 железобетона в деле

	
	Строительство отдельных конструкций емкостных сооружений, устройство:

	06-01-064-01
	      лотков в сооружениях
	153939,33 
	30033,47 
	18440,47 
	2484,32 
	105465,39 
	2732,8 

	06-01-064-02
	      лотков между сооружениями при толщине стен до 100 мм
	128941,65 
	13882,18 
	17522,22 
	2361,38 
	97537,25 
	1478,4 

	06-01-064-03
	      лотков между сооружениями при толщине стен более 100 мм
	121310,05 
	10548,35 
	11659,55 
	1540,45 
	99102,15 
	1123,36 

	06-01-064-04
	      угловых участков стен в емкостных сооружениях
	171640,00 
	13737,36 
	12143,93 
	1476,27 
	145758,71 
	1428 

	06-01-064-05
	      днищ при стенах из сборных железобетонных панелей плоских
	124415,95 
	5902,76 
	6025,53 
	793,53 
	112487,66 
	652,96 

	06-01-064-06
	      днищ при стенах из сборных железобетонных панелей бункерного типа круглых
	172910,27 
	19056,84 
	14671,42 
	1958,97 
	139182,01 
	1890,56 

	06-01-064-07
	      днищ при стенах из сборных железобетонных панелей бункерного типа прямоугольных
	167581,56 
	15640,80 
	15449,46 
	1983,88 
	136491,30 
	1646,4 

	06-01-064-08
	      бетонной подготовки под днище бункерного типа
	69118,19 
	3518,91 
	8676,22 
	1156,72 
	56923,06 
	384,16 

	06-01-064-09
	      плоского железобетонного днища при стенах из сборных железобетонных панелей с опорной плитой
	111277,77 
	2815,09 
	1377,93 
	126,16 
	107084,75 
	315,24 

	Подраздел 1.14 ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОЧИХ РАБОТ В ЕМКОСТНЫХ СООРУЖЕНИЯХ 

   

	Таблица 06-01-067. Обработка поверхности емкостных сооружений 

   

	
	Измеритель: 100 м2 поверхности

	06-01-067-01
	Обработка поверхности пескоструйным аппаратом
	3072,16 
	491,20 
	2424,74 
	190,90 
	156,22 
	48,73 

	06-01-067-02
	Торкретирование поверхности при толщине слоя до 20 мм
	6801,78 
	1172,10 
	4508,19 
	420,67 
	1121,49 
	116,28 

	06-01-067-03
	На каждые 5 мм увеличения толщины слоя торкретирования добавлять к расценке 06-01-067-02
	689,85 
	81,35 
	373,87 
	38,41 
	234,63 
	8,07 

	06-01-067-04
	Железнение поверхности
	339,17 
	291,31 
	2,61 
	0,00 
	45,25 
	28,9 

	06-01-067-05
	Укладка пористых керамических пластин аэраторов
	36848,47 
	1603,00 
	336,65 
	0,00 
	34908,82 
	175 

	Таблица 06-01-068. Устройство деформационных швов в емкостных сооружениях 

   

	
	Измеритель: 100 м шва

	
	Устройство деформационных швов в емкостных сооружениях с применением:

	06-01-068-01
	      резиновых прокладок
	15140,17 
	874,01 
	68,69 
	4,61 
	14197,47 
	81,76 

	06-01-068-02
	      стальных листов
	5822,77 
	588,48 
	77,39 
	4,61 
	5156,90 
	55,05 

	06-01-068-03
	      герметика
	10598,18 
	216,13 
	20,01 
	0,00 
	10362,04 
	21,7 

	Таблица 06-01-069. Навивка арматурной стали на стены емкостных сооружений 

   

	
	Измеритель: 1 т навивки

	06-01-069-01
	Навивка арматурной стали на стены емкостных сооружений
	7605,44 
	147,18 
	774,89 
	0,00 
	6683,37 
	13,2 

	Таблица 06-01-070. Загрузка фильтров в емкостных сооружениях 

   

	
	Измеритель: 100 м3 загрузки

	
	Загрузка фильтров в емкостных сооружениях:

	06-01-070-01
	      песком
	8572,04 
	1394,54 
	2024,40 
	226,18 
	5153,10 
	170,69 

	06-01-070-02
	      гравием
	21551,49 
	1502,30 
	2078,78 
	229,22 
	17970,41 
	183,88 

	06-01-070-03
	      щебнем
	27222,88 
	1502,30 
	2024,40 
	226,18 
	23696,18 
	183,88 

	06-01-070-04
	      углем
	120957,30 
	1517,50 
	4589,43 
	520,82 
	114850,37 
	185,74 

	Таблица 06-01-071. Испытание и дезинфекция емкостей 

   

	
	Измеритель: 100 м3 емкости

	06-01-071-01
	Испытание емкостей на водонепроницаемость
	475,67 
	66,66 
	7,83 
	0,00 
	401,18 
	7,87 

	06-01-071-02
	Дезинфекция емкостей для питьевой воды
	1026,41 
	139,76 
	2,61 
	0,00 
	884,04 
	16,5 

	Таблица 06-01-072. Устройство одновентиляторных и секционных вентиляторных градирен 

   

	
	Измеритель: 100 м3 железобетона в деле

	
	Устройство водосборного бассейна одновентиляторных и секционных вентиляторных градирен:

	06-01-072-01
	      при сборных стенах
	137641,65 
	4986,72 
	3749,32 
	310,97 
	128905,61 
	518,37 


	06-01-072-02
	      с монолитными стенами и розетой
	131676,76 
	10998,55 
	3384,90 
	295,25 
	117293,31 
	1143,3 

	06-01-072-03
	Устройство конструкций машинного зала одновентиляторных и секционных вентиляторных градирен
	109201,73 
	9386,14 
	2782,42 
	210,84 
	97033,17 
	975,69 

	06-01-072-04
	Устройство башен с перекрытиями одновентиляторных и секционных вентиляторных градирен
	148812,23 
	20532,93 
	4336,21 
	136,86 
	123943,09 
	2134,4 

	06-01-072-05
	Устройство розет одновентиляторных и секционных вентиляторных градирен
	92408,02 
	6405,38 
	2992,26 
	114,36 
	83010,38 
	665,84 

	Таблица 06-01-073. Бетонирование нижнего опорного кольца железобетонной оболочки градирни высотой до 150 м 

   

	
	Измеритель: 100 м3 железобетона в деле

	06-01-073-01
	Бетонирование нижнего опорного кольца железобетонной оболочки градирни высотой до 150 м
	447737,22 
	53848,26 
	96950,39 
	11076,31 
	296938,57 
	4829,44 

	(204-9001)
	  Арматура, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	Таблица 06-01-074. Возведение оболочки градирен высотой до 90 м в скользящей опалубке 

   

	
	Измеритель: 100 м3 железобетона в деле

	06-01-074-01
	Возведение оболочки градирен высотой до 90 м в скользящей опалубке
	348941,17 
	47360,31 
	249611,23 
	4961,88 
	51969,63 
	4309,4 

	(204-9001)
	  Арматура, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	Таблица 06-01-075. Возведение оболочек гиперболических градирен высотой до 150 м в переставной фанерной опалубке с помощью самоподъемных подмостей 

   

	
	Измеритель: 100 м3 железобетона в деле

	06-01-075-01
	Возведение оболочек гиперболических градирен высотой до 150 м в переставной фанерной опалубке с помощью самоподъемных подмостей
	399373,40 
	94079,91 
	233986,71 
	12309,88 
	71306,78 
	8800,74 

	(204-9001)
	  Арматура, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	Подраздел 1.15 ПРИГОТОВЛЕНИЕ БЕТОНОВ И РАСТВОРОВ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ 

   

	Таблица 06-01-080. Приготовление тяжелого бетона 

   

	
	Измеритель: 100 м3 бетона

	
	Приготовление тяжелого бетона:

	06-01-080-01
	      на гравии класса В 3,5 - В 5 (М 50 – М 75)
	23229,65 
	2464,97 
	2348,33 
	429,63 
	18416,35 
	301,71 

	06-01-080-02
	      на гравии класса В 7,5 (М 100)
	24260,99 
	2464,97 
	2283,98 
	422,87 
	19512,04 
	301,71 

	06-01-080-03
	      на гравии класса В 10 (М 150)
	25486,18 
	2464,97 
	2281,10 
	422,57 
	20740,11 
	301,71 

	06-01-080-04
	      на гравии класса В 15 (М 200)
	26907,56 
	2464,97 
	2257,09 
	420,05 
	22185,50 
	301,71 

	06-01-080-05
	      на гравии класса В 20 (М 250)
	28470,76 
	2464,97 
	2245,57 
	418,84 
	23760,22 
	301,71 

	06-01-080-06
	      на гравии класса В 25 (М 300)
	30150,31 
	2464,97 
	2237,89 
	418,03 
	25447,45 
	301,71 

	06-01-080-07
	      на щебне класса В 3,5 - В 5
	36113,28 
	2464,97 
	2206,19 
	414,70 
	31442,12 
	301,71 

	06-01-080-08
	      на щебне класса В 7,5
	37612,05 
	2464,97 
	2208,11 
	414,90 
	32938,97 
	301,71 

	06-01-080-09
	      на щебне класса В 10
	38901,98 
	2464,97 
	2206,19 
	414,70 
	34230,82 
	301,71 

	06-01-080-10
	      на щебне класса В 15
	40393,27 
	2464,97 
	2183,14 
	412,28 
	35745,16 
	301,71 

	06-01-080-11
	      на щебне класса В 20
	41783,85 
	2464,97 
	2170,66 
	410,97 
	37148,22 
	301,71 

	06-01-080-12
	      на щебне класса В 25
	43312,71 
	2464,97 
	2159,13 
	409,75 
	38688,61 
	301,71 

	06-01-080-13
	      на щебне класса В 27,5 (М 350)
	44844,09 
	2464,97 
	2161,05 
	409,96 
	40218,07 
	301,71 

	06-01-080-14
	      на щебне класса В 30 (М 400)
	46161,01 
	2464,97 
	2145,69 
	408,34 
	41550,35 
	301,71 

	Таблица 06-01-081. Приготовление легкого бетона 

   

	
	Измеритель: 100 м3 бетона

	
	Приготовление легкого бетона:

	06-01-081-01
	      конструкционно-теплоизоляционного класса В 3,5 (М 50)
	47810,49 
	2464,97 
	2753,05 
	577,55 
	42592,47 
	301,71 

	06-01-081-02
	      конструкционно-теплоизоляционного класса В 5
	49008,39 
	2464,97 
	2765,53 
	578,86 
	43777,89 
	301,71 

	06-01-081-03
	      конструкционно-теплоизоляционного класса В 7,5
	50240,57 
	2464,97 
	2779,94 
	580,38 
	44995,66 
	301,71 

	06-01-081-04
	      конструкционно-теплоизоляционного класса В 10
	52974,49 
	2464,97 
	2902,87 
	593,29 
	47606,65 
	301,71 

	06-01-081-05
	      конструкционно-теплоизоляционного класса В 15
	55566,21 
	2464,97 
	2926,88 
	595,81 
	50174,36 
	301,71 

	06-01-081-06
	      конструкционного класса В 20
	57735,87 
	2464,97 
	2953,77 
	598,64 
	52317,13 
	301,71 

	06-01-081-07
	      конструкционного класса В 25
	56121,47 
	2464,97 
	2751,13 
	577,35 
	50905,37 
	301,71 

	06-01-081-08
	      конструкционного класса В 27,5
	57712,20 
	2464,97 
	2801,07 
	582,60 
	52446,16 
	301,71 

	06-01-081-09
	      конструкционного класса В 30
	60702,64 
	2464,97 
	2878,86 
	590,77 
	55358,81 
	301,71 

	06-01-081-10
	      конструкционного класса В 35
	61826,83 
	2464,97 
	2755,93 
	577,85 
	56605,93 
	301,71 

	06-01-081-11
	      конструкционного класса В 40
	83690,05 
	2464,97 
	2818,36 
	584,41 
	78406,72 
	301,71 

	Таблица 06-01-082. Приготовление тяжелых кладочных растворов 

   

	
	Измеритель: 100 м3 раствора

	
	Приготовление тяжелых кладочных растворов:

	06-01-082-01
	      цементно-известковых марки 10
	25976,54 
	2235,31 
	2207,04 
	531,84 
	21534,19 
	273,6 

	06-01-082-02
	      цементно-известковых марки 25
	26214,97 
	2188,74 
	2212,81 
	532,45 
	21813,42 
	267,9 

	06-01-082-03
	      цементно-известковых марки 50
	26407,30 
	2151,49 
	2157,10 
	526,60 
	22098,71 
	263,34 

	06-01-082-04
	      цементно-известковых марки 75
	26564,75 
	2086,29 
	2164,79 
	527,40 
	22313,67 
	255,36 

	06-01-082-05
	      цементно-известковых марки 100
	28524,83 
	2086,29 
	2191,68 
	530,23 
	24246,86 
	255,36 

	06-01-082-06
	      цементно-известковых марки 150
	30045,87 
	2021,09 
	2195,52 
	530,63 
	25829,26 
	247,38 

	06-01-082-07
	      цементно-известковых марки 200
	31265,59 
	1965,21 
	2172,47 
	528,21 
	27127,91 
	240,54 

	06-01-082-08
	      цементно-глиняных марки 10
	16142,50 
	1872,07 
	2376,07 
	549,60 
	11894,36 
	229,14 

	06-01-082-09
	      цементно-глиняных марки 25
	17448,14 
	1872,07 
	2348,22 
	546,68 
	13227,85 
	229,14 

	06-01-082-10
	      цементно-глиняных марки 50
	19127,29 
	1872,07 
	2332,86 
	545,06 
	14922,36 
	229,14 

	06-01-082-11
	      цементно-глиняных марки 75
	21098,30 
	1872,07 
	2298,28 
	541,43 
	16927,95 
	229,14 

	06-01-082-12
	      цементно-глиняных марки 100
	23032,05 
	1872,07 
	2289,64 
	540,52 
	18870,34 
	229,14 

	06-01-082-13
	      цементно-глиняных марки 150
	26070,37 
	1872,07 
	2250,26 
	536,38 
	21948,04 
	229,14 

	06-01-082-14
	      цементно-глиняных марки 200
	28258,37 
	1872,07 
	2120,61 
	522,76 
	24265,69 
	229,14 

	06-01-082-15
	      цементных марки 25
	15721,81 
	1872,07 
	2100,44 
	520,64 
	11749,30 
	229,14 

	06-01-082-16
	      цементных марки 50
	18698,89 
	1872,07 
	2133,09 
	524,07 
	14693,73 
	229,14 

	06-01-082-17
	      цементных марки 75
	21257,06 
	1872,07 
	2137,90 
	524,58 
	17247,09 
	229,14 

	06-01-082-18
	      цементных марки 100
	21674,47 
	1872,07 
	2131,17 
	523,87 
	17671,23 
	229,14 

	06-01-082-19
	      цементных марки 150
	25215,77 
	1872,07 
	2125,41 
	523,27 
	21218,29 
	229,14 

	06-01-082-20
	      цементных марки 200
	27819,61 
	1872,07 
	2118,69 
	522,56 
	23828,85 
	229,14 

	Таблица 06-01-083. Приготовление тяжелых отделочных растворов 

   

	
	Измеритель: 100 м3 раствора

	
	Приготовление тяжелых отделочных растворов:

	06-01-083-01
	      известковых состава 1:2
	56290,96 
	5262,30 
	1764,30 
	485,33 
	49264,36 
	644,1 

	06-01-083-02
	      известковых состава 1:2,5
	49707,66 
	4899,06 
	1819,04 
	491,08 
	42989,56 
	599,64 

	06-01-083-03
	      известковых состава 1:3
	48133,62 
	4805,92 
	1854,58 
	494,81 
	41473,12 
	588,24 

	06-01-083-04
	      цементных состава 1:1
	27920,02 
	1872,07 
	1710,52 
	479,68 
	24337,43 
	229,14 

	06-01-083-05
	      цементных состава 1:2
	22867,21 
	1872,07 
	1966,94 
	506,62 
	19028,20 
	229,14 

	06-01-083-06
	      цементных состава 1:3
	20113,40 
	1872,07 
	2074,51 
	517,92 
	16166,82 
	229,14 

	06-01-083-07
	      цементно-известковых состава 1:1:6
	25041,20 
	2235,31 
	2021,69 
	512,37 
	20784,20 
	273,6 

	06-01-083-08
	      цементно-известковых состава 1:1:8
	20628,06 
	2142,17 
	2032,25 
	513,48 
	16453,64 
	262,2 

	06-01-083-09
	      цементно-известковых состава 1:1:9
	19703,14 
	2123,55 
	2089,88 
	519,53 
	15489,71 
	259,92 

	06-01-083-10
	      цементно-известковых состава 1:3:12
	24476,14 
	2337,76 
	1875,71 
	497,03 
	20262,67 
	286,14 

	Таблица 06-01-084. Приготовление легких отделочных растворов 

   

	
	Измеритель: 100 м3 раствора

	
	Приготовление легких отделочных растворов:

	06-01-084-01
	      известковых
	66300,77 
	3883,85 
	2799,74 
	810,83 
	59617,18 
	475,38 

	06-01-084-02
	      цементно-известковых
	57302,55 
	2747,57 
	2831,43 
	814,16 
	51723,55 
	336,3 

	Подраздел 1.16 ВОЗВЕДЕНИЕ МОНОЛИТНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ПЕРЕСТАВНОЙ ОПАЛУБКИ 

   

	Таблица 06-01-087. Монтаж и демонтаж крупнощитовой опалубки 

   

	
	Измеритель: 10 м2 конструкций

	
	Монтаж и демонтаж:

	06-01-087-01
	      крупнощитовой опалубки стен
	721,99 
	135,70 
	484,92 
	65,17 
	101,37 
	16,61 

	06-01-087-02
	      крупнощитовой опалубки перекрытий
	316,89 
	53,11 
	213,10 
	27,37 
	50,68 
	6,5 

	Таблица 06-01-088. Монтаж и демонтаж объемно-переставной («туннельной») опалубки 

   

	
	Измеритель: 10 м2 конструкций

	
	Монтаж и демонтаж объемно-переставной («туннельной») опалубки бетонных конструкций:

	06-01-088-01
	      перекрытий
	262,96 
	90,44 
	109,05 
	8,55 
	63,47 
	11,07 

	06-01-088-02
	      стен
	526,03 
	180,97 
	218,12 
	17,24 
	126,94 
	22,15 

	Таблица 06-01-089. Монтаж и демонтаж блочной опалубки стен 

   

	
	Измеритель: 10 м2 конструкций

	06-01-089-01
	Монтаж и демонтаж блочной опалубки стен
	442,00 
	113,73 
	271,77 
	34,89 
	56,50 
	13,92 

	Таблица 06-01-090. Бетонирование конструкций стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках (без вычета проемов) 

   

	
	Измеритель: 10 м2 конструкций

	
	Бетонирование конструкций наружных стен с помощью бадьи в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках (без вычета проемов) толщиной:

	06-01-090-01
	      до 16 см
	184,53 
	35,71 
	138,65 
	21,00 
	10,17 
	3,95 

	(101-9865)
	  Опалубка переставная (амортизация), (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(401-9021)
	  Бетон, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	06-01-090-02
	      до 20 см
	177,06 
	33,90 
	132,99 
	20,05 
	10,17 
	3,75 

	(101-9865)
	  Опалубка переставная (амортизация), (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(401-9021)
	  Бетон, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	06-01-090-03
	      до 30 см
	204,12 
	39,23 
	154,72 
	23,17 
	10,17 
	4,34 

	(101-9865)
	  Опалубка переставная (амортизация), (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(401-9021)
	  Бетон, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	06-01-090-04
	      свыше 30 см
	205,37 
	39,23 
	155,97 
	23,17 
	10,17 
	4,34 

	(101-9865)
	  Опалубка переставная (амортизация), (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(401-9021)
	  Бетон, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	
	Бетонирование конструкций внутренних стен с помощью бадьи в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках (без вычета проемов) толщиной:

	06-01-090-05
	      до 16 см
	205,08 
	40,14 
	154,77 
	23,44 
	10,17 
	4,44 

	(101-9865)
	  Опалубка переставная (амортизация), (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(401-9021)
	  Бетон, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	06-01-090-06
	      до 20 см
	196,69 
	38,06 
	148,46 
	22,36 
	10,17 
	4,21 

	(101-9865)
	  Опалубка переставная (амортизация), (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(401-9021)
	  Бетон, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	06-01-090-07
	      до 30 см
	231,56 
	44,21 
	177,18 
	26,56 
	10,17 
	4,89 

	(101-9865)
	  Опалубка переставная (амортизация), (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(401-9021)
	  Бетон, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	
	Бетонирование конструкций наружных стен с помощью автобетононасоса в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках (без вычета проемов) толщиной:

	06-01-090-08
	      до 16 см
	69,66 
	11,57 
	47,92 
	17,62 
	10,17 
	1,28 

	(101-9865)
	  Опалубка переставная (амортизация), (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(401-9021)
	  Бетон, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	06-01-090-09
	      до 20 см
	86,16 
	14,92 
	61,07 
	22,49 
	10,17 
	1,65 

	(101-9865)
	  Опалубка переставная (амортизация), (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(401-9021)
	  Бетон, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	06-01-090-10
	      до 30 см
	131,82 
	33,09 
	88,56 
	32,52 
	10,17 
	3,66 

	(101-9865)
	  Опалубка переставная (амортизация), (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(401-9021)
	  Бетон, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	06-01-090-11
	      свыше 30 см
	157,91 
	29,11 
	118,63 
	43,63 
	10,17 
	3,22 

	(101-9865)
	  Опалубка переставная (амортизация), (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(401-9021)
	  Бетон, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	
	Бетонирование конструкций внутренних стен с помощью автобетононасоса в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках (без вычета проемов) толщиной:

	06-01-090-12
	      до 16 см
	76,39 
	13,11 
	53,11 
	19,51 
	10,17 
	1,45 

	(101-9865)
	  Опалубка переставная (амортизация), (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(401-9021)
	  Бетон, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	06-01-090-13
	      до 20 см
	95,58 
	16,81 
	68,60 
	25,20 
	10,17 
	1,86 

	(101-9865)
	  Опалубка переставная (амортизация), (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(401-9021)
	  Бетон, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	06-01-090-14
	      до 30 см
	134,05 
	24,32 
	99,56 
	36,59 
	10,17 
	2,69 

	(101-9865)
	  Опалубка переставная (амортизация), (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(401-9021)
	  Бетон, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	Таблица 06-01-091. Бетонирование перекрытий в крупнощитовой и объемно-переставной опалубках 

   

	
	Измеритель: 10 м2 конструкций

	
	Бетонирование перекрытий с помощью бадьи в крупнощитовой и объемно-переставной опалубках толщиной:

	06-01-091-01
	      до 12 см
	85,31 
	14,92 
	56,98 
	8,67 
	13,41 
	1,65 

	(101-9865)
	  Опалубка переставная (амортизация), (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(401-9022)
	  Бетон тяжелый, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	06-01-091-02
	      до 16 см
	97,59 
	17,45 
	66,73 
	10,16 
	13,41 
	1,93 

	(101-9865)
	  Опалубка переставная (амортизация), (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(401-9022)
	  Бетон тяжелый, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	06-01-091-03
	      до 20 см
	121,33 
	22,51 
	85,41 
	13,01 
	13,41 
	2,49 

	(101-9865)
	  Опалубка переставная (амортизация), (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(401-9022)
	  Бетон тяжелый, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	06-01-091-04
	      свыше 20 см
	154,63 
	27,39 
	113,83 
	17,34 
	13,41 
	3,03 

	(101-9865)
	  Опалубка переставная (амортизация), (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(401-9022)
	  Бетон тяжелый, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	
	Бетонирование перекрытий с помощью автобетононасоса в крупнощитовой и объемно-переставной опалубках толщиной:

	06-01-091-05
	      до 12 см
	75,04 
	12,48 
	49,15 
	18,70 
	13,41 
	1,38 

	(101-9865)
	  Опалубка переставная (амортизация), (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(401-9022)
	  Бетон тяжелый, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	06-01-091-06
	      до 16 см
	85,61 
	14,55 
	57,65 
	21,95 
	13,41 
	1,61 

	(101-9865)
	  Опалубка переставная (амортизация), (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(401-9022)
	  Бетон тяжелый, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	06-01-091-07
	      до 20 см
	106,13 
	18,71 
	74,01 
	28,18 
	13,41 
	2,07 

	(101-9865)
	  Опалубка переставная (амортизация), (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(401-9022)
	  Бетон тяжелый, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	06-01-091-08
	      свыше 20 см
	126,01 
	22,87 
	89,73 
	34,15 
	13,41 
	2,53 

	(101-9865)
	  Опалубка переставная (амортизация), (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(401-9022)
	  Бетон тяжелый, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	Таблица 06-01-092. Установка каркасов и сеток в стенах и перекрытиях 

   

	
	Измеритель: 1 т арматуры, закладных деталей

	
	Установка каркасов и сеток:

	06-01-092-01
	      в стенах массой одного элемента до 20 кг
	9480,11 
	273,06 
	72,42 
	9,08 
	9134,63 
	32,82 

	06-01-092-02
	      в стенах массой одного элемента до 50 кг
	9370,06 
	182,37 
	53,06 
	6,10 
	9134,63 
	21,92 

	06-01-092-03
	      в стенах массой одного элемента до 300 кг
	9278,35 
	71,30 
	72,42 
	9,08 
	9134,63 
	8,57 

	06-01-092-04
	      в перекрытиях массой одного элемента до 20 кг
	9400,16 
	193,11 
	72,42 
	9,08 
	9134,63 
	23,21 

	06-01-092-05
	      в перекрытиях массой одного элемента до 50 кг
	9259,24 
	71,55 
	53,06 
	6,10 
	9134,63 
	8,6 

	06-01-092-06
	      в перекрытиях массой одного элемента до 200 кг
	9262,46 
	55,41 
	72,42 
	9,08 
	9134,63 
	6,66 

	
	Установка отдельных стержней:

	06-01-092-07
	      в стенах диаметром до 8 мм
	9596,46 
	386,38 
	55,05 
	6,23 
	9155,03 
	46,44 

	06-01-092-08
	      в стенах диаметром свыше 8 мм
	9398,57 
	200,68 
	53,06 
	6,10 
	9144,83 
	24,12 

	06-01-092-09
	      в перекрытиях диаметром до 8 мм
	9632,11 
	434,22 
	53,06 
	6,10 
	9144,83 
	52,19 

	06-01-092-10
	      в перекрытиях диаметром свыше. 8 мм
	9446,12 
	236,04 
	55,05 
	6,23 
	9155,03 
	28,37 

	
	Установка закладных деталей при массе элементов:

	06-01-092-11
	      до 5 кг
	9983,32 
	753,88 
	74,41 
	9,21 
	9155,03 
	90,61 

	06-01-092-12
	      до 20 кг
	9445,85 
	226,97 
	63,85 
	7,59 
	9155,03 
	27,28 

	Подраздел 1.17 ВОЗВЕДЕНИЕ МОНОЛИТНЫХ СТЕН В СКОЛЬЗЯЩЕЙ ОПАЛУБКЕ 

   

	Таблица 06-01-096. Монтаж скользящей опалубки 

   

	
	Измеритель: 1 м осевой линии опалубки

	06-01-096-01
	Монтаж скользящей опалубки
	905,02 
	219,51 
	208,08 
	12,60 
	477,43 
	22,56 

	Таблица 06-01-097. Установка арматуры 

   

	
	Измеритель: 1 т арматуры

	06-01-097-01
	Установка арматуры
	6869,15 
	269,21 
	53,06 
	6,10 
	6546,88 
	29,78 

	Таблица 06-01-098. Бетонирование конструкций стен 

   

	
	Измеритель: 10 м2 конструкций стен (без вычета проемов)

	
	Бетонирование (с помощью бадьи) конструкций:

	06-01-098-01
	      наружных стен толщиной до 10 см
	718,88 
	206,91 
	238,99 
	33,88 
	272,98 
	21,78 

	(101-9864)
	  Опалубка скользящая (амортизация), (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(401-9021)
	  Бетон, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	06-01-098-02
	      наружных стен толщиной до 20 см
	793,94 
	219,36 
	301,60 
	43,50 
	272,98 
	23,09 

	(101-9864)
	  Опалубка скользящая (амортизация), (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(401-9021)
	  Бетон, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	06-01-098-03
	      наружных стен толщиной до 30 см
	821,89 
	226,10 
	322,81 
	46,75 
	272,98 
	23,8 

	(101-9864)
	  Опалубка скользящая (амортизация), (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(401-9021)
	  Бетон, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	06-01-098-04
	      наружных стен толщиной свыше 30 см
	807,89 
	222,68 
	312,23 
	45,12 
	272,98 
	23,44 

	(101-9864)
	  Опалубка скользящая (амортизация), (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(401-9021)
	  Бетон, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	06-01-098-05
	      внутренних стен толщиной до 20 см
	791,51 
	210,24 
	301,52 
	43,50 
	279,75 
	22,13 

	(101-9864)
	  Опалубка скользящая (амортизация), (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(401-9021)
	  Бетон, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	06-01-098-06
	      внутренних стен толщиной до 30 см
	832,40 
	219,36 
	333,29 
	48,37 
	279,75 
	23,09 

	(101-9864)
	  Опалубка скользящая (амортизация), (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(401-9021)
	  Бетон, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	
	Бетонирование (с помощью автобетононасосов) конструкций:

	06-01-098-07
	      наружных стен толщиной до 10 см
	576,30 
	123,41 
	189,53 
	14,62 
	263,36 
	12,99 

	(101-9864)
	  Опалубка скользящая (амортизация), (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(401-9021)
	  Бетон, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	06-01-098-08
	      наружных стен толщиной до 20 см
	659,59 
	164,54 
	231,69 
	19,02 
	263,36 
	17,32 

	(101-9864)
	  Опалубка скользящая (амортизация), (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(401-9021)
	  Бетон, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	06-01-098-09
	      наружных стен толщиной до 30 см
	704,46 
	188,29 
	252,81 
	22,26 
	263,36 
	19,82 

	(101-9864)
	  Опалубка скользящая (амортизация), (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(401-9021)
	  Бетон, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	06-01-098-10
	      наружных стен толщиной свыше 30 см
	750,29 
	212,99 
	273,94 
	25,52 
	263,36 
	22,42 

	(101-9864)
	  Опалубка скользящая (амортизация), (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(401-9021)
	  Бетон, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	06-01-098-11
	      внутренних стен толщиной до 20 см
	668,23 
	168,15 
	220,33 
	19,37 
	279,75 
	17,7 

	(101-9864)
	  Опалубка скользящая (амортизация), (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(401-9021)
	  Бетон, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	06-01-098-12
	      внутренних стен толщиной до 30 см
	735,97 
	192,85 
	263,37 
	23,89 
	279,75 
	20,3 

	(101-9864)
	  Опалубка скользящая (амортизация), (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(401-9021)
	  Бетон, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	Таблица 06-01-099. Установка плит теплоизоляционного слоя 

   

	
	Измеритель: 10 м2 конструкций стен (без вычета проемов)

	06-01-099-01
	Установка плит теплоизоляционного слоя
	67,97 
	62,70 
	5,27 
	0,68 
	0,00 
	7,6 

	(104-9090)
	  Плиты теплоизоляционные, (м2)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	Таблица 06-01-100. Демонтаж скользящей опалубки 

   

	
	Измеритель: 1 м осевой линии опалубки

	06-01-100-01
	Демонтаж скользящей опалубки
	217,75 
	196,63 
	21,12 
	3,25 
	0,00 
	20,94 

	Подраздел 1.18 ВОЗВЕДЕНИЕ ПЕРЕКРЫТИЙ В МЕЛКОЩИТОВОЙ ОПАЛУБКЕ ПРИ БЕТОНИРОВАНИИ СТЕН В СКОЛЬЗЯЩЕЙ ОПАЛУБКЕ 

   

	Таблица 06-01-103. Возведение перекрытий в мелкощитовой опалубке 

   

	
	Измеритель: 10 м2 конструкций перекрытий

	
	Возведение перекрытий в мелкощитовой опалубке (с помощью бадьи), толщина перекрытий:

	06-01-103-01
	      до 12 см
	415,11 
	166,26 
	157,54 
	24,25 
	91,31 
	20,35 

	(101-9865)
	  Опалубка переставная (амортизация), (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(401-9021)
	  Бетон, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	06-01-103-02
	      до 16 см
	424,79 
	166,26 
	167,22 
	25,75 
	91,31 
	20,35 

	(101-9865)
	  Опалубка переставная (амортизация), (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(401-9021)
	  Бетон, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	06-01-103-03
	      до 20 см
	439,27 
	170,18 
	177,78 
	27,37 
	91,31 
	20,83 

	(101-9865)
	  Опалубка переставная (амортизация), (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(401-9021)
	  Бетон, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	06-01-103-04
	      свыше 20 см
	451,71 
	172,06 
	188,34 
	29,00 
	91,31 
	21,06 

	(101-9865)
	  Опалубка переставная (амортизация), (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(401-9021)
	  Бетон, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	
	Возведение перекрытий в мелкощитовой опалубке (с помощью автобетононасоса), толщина перекрытий:

	06-01-103-05
	      до 12 см
	476,85 
	163,48 
	222,06 
	19,02 
	91,31 
	20,01 

	(101-9865)
	  Опалубка переставная (амортизация), (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(401-9021)
	  Бетон, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	06-01-103-06
	      до 16 см
	511,05 
	163,48 
	256,26 
	22,04 
	91,31 
	20,01 

	(101-9865)
	  Опалубка переставная (амортизация), (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(401-9021)
	  Бетон, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	06-01-103-07
	      до 20 см
	570,68 
	167,24 
	312,13 
	26,33 
	91,31 
	20,47 

	(101-9865)
	  Опалубка переставная (амортизация), (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(401-9021)
	  Бетон, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	06-01-103-08
	      свыше 20 см
	617,40 
	169,20 
	356,89 
	30,97 
	91,31 
	20,71 

	(101-9865)
	  Опалубка переставная (амортизация), (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(401-9021)
	  Бетон, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	Таблица 06-01-104. Установка арматуры в мелкощитовую опалубку перекрытий 

   

	
	Измеритель: 1 т арматуры

	06-01-104-01
	Установка арматуры в мелкощитовую опалубку перекрытий
	6703,09 
	107,99 
	48,22 
	4,74 
	6546,88 
	13,09 

	Подраздел 1.19 ВОЗВЕДЕНИЕ КОНСТРУКЦИЙ В ИНДУСТРИАЛЬНОЙ ОПАЛУБКЕ ТИПА «ДОКА» 

   

	Таблица 06-01-107. Устройство колонн 

   

	
	Измеритель: 100 м3 железобетона в деле

	
	Устройство железобетонных колонн в опалубке типа «Дока» высотой:

	06-01-107-01
	      до 4 м, периметром до 2 м
	243628,82 
	12082,04 
	12172,20 
	1784,37 
	219374,58 
	1319 

	(101-9865)
	  Опалубка переставная (амортизация), (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(101-9867)
	  Опалубка типа «Дока» (конструкции металлические), (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	06-01-107-02
	      до 6 м, периметром до 2 м
	248093,65 
	16698,68 
	11852,88 
	1701,80 
	219542,09 
	1823 

	(101-9865)
	  Опалубка переставная (амортизация), (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(101-9867)
	  Опалубка типа «Дока» (конструкции металлические), (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	06-01-107-03
	      до 6 м, периметром до 4 м
	159987,81 
	11669,84 
	9097,33 
	1289,94 
	139220,64 
	1274 

	(101-9865)
	  Опалубка переставная (амортизация), (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(101-9867)
	  Опалубка типа «Дока» (конструкции металлические), (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	Таблица 06-01-108. Устройство стен 

   

	
	Измеритель: 100 м3 железобетона в деле

	
	Устройство железобетонных прямолинейных стен в опалубке типа «Дока» высотой:

	06-01-108-01
	      до 6 м, толщиной 150 мм
	138893,13 
	15523,45 
	9353,09 
	1331,69 
	114016,59 
	1694,7 

	(101-9865)
	  Опалубка переставная (амортизация), (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(101-9867)
	  Опалубка типа «Дока» (конструкции металлические), (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	06-01-108-02
	      до 6 м, толщиной 300 мм
	160453,52 
	8384,15 
	7039,72 
	975,50 
	145029,65 
	915,3 

	(101-9865)
	  Опалубка переставная (амортизация), (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(101-9867)
	  Опалубка типа «Дока» (конструкции металлические), (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	06-01-108-03
	      до 6 м, толщиной 600 мм
	117650,99 
	5840,42 
	4933,76 
	676,84 
	106876,81 
	637,6 

	(101-9865)
	  Опалубка переставная (амортизация), (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(101-9867)
	  Опалубка типа «Дока» (конструкции металлические), (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	
	Устройство железобетонных криволинейных стен в опалубке типа «Дока» высотой:

	06-01-108-04
	      до 6 м, толщиной 150 мм
	161001,00 
	19466,83 
	10398,03 
	1491,86 
	131136,14 
	2125,2 

	(101-9865)
	  Опалубка переставная (амортизация), (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(101-9867)
	  Опалубка типа «Дока» (конструкции металлические), (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	06-01-108-05
	      до 6 м, толщиной 300 мм
	177813,86 
	10893,99 
	7529,07 
	1049,58 
	159390,80 
	1189,3 

	(101-9865)
	  Опалубка переставная (амортизация), (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(101-9867)
	  Опалубка типа «Дока» (конструкции металлические), (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	06-01-108-06
	      до 6 м, толщиной 600 мм
	124603,32 
	6827,01 
	5063,44 
	695,67 
	112712,87 
	755,2 

	(101-9865)
	  Опалубка переставная (амортизация), (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(101-9867)
	  Опалубка типа «Дока» (конструкции металлические), (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	06-01-108-07
	Устройство железобетонных трехслойных стен в опалубке типа «Дока» высотой до 3 м с установкой утеплителя до бетонирования
	145965,19 
	9489,76 
	8236,34 
	1153,35 
	128239,09 
	1036 

	(101-9865)
	  Опалубка переставная (амортизация), (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(101-9867)
	  Опалубка типа «Дока» (конструкции металлические), (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	06-01-108-08
	Устройство железобетонных криволинейных трехслойных стен в опалубке типа «Дока» высотой до 3 м с установкой утеплителя до бетонирования
	156372,17 
	12366,00 
	9293,74 
	1311,06 
	134712,43 
	1350 

	(101-9865)
	  Опалубка переставная (амортизация), (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(101-9867)
	  Опалубка типа «Дока» (конструкции металлические), (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	06-01-108-09
	Устройство железобетонных криволинейных трехслойных наклонных стен в опалубке типа «Дока» высотой до 3 м с установкой утеплителя до бетонирования
	156692,77 
	12686,60 
	9293,74 
	1311,06 
	134712,43 
	1385 

	(101-9865)
	  Опалубка переставная (амортизация), (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(101-9867)
	  Опалубка типа «Дока» (конструкции металлические), (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	06-01-108-10
	Устройство железобетонных трехслойных стен в опалубке типа «Дока» с наклейкой утеплителя и раздельным бетонированием
	148741,98 
	10378,28 
	8003,14 
	1111,01 
	130360,56 
	1133 

	(101-9865)
	  Опалубка переставная (амортизация), (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(101-9867)
	  Опалубка типа «Дока» (конструкции металлические), (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	Таблица 06-01-109. Устройство балок для перекрытий 

   

	
	Измеритель: 100 м3 железобетона в деле

	
	Устройство балок для перекрытий в опалубке типа «Дока» на высоте от опорной площадки:

	06-01-109-01
	      до 6 м при высоте балок до 500 мм
	279132,98 
	14708,08 
	5794,59 
	751,61 
	258630,31 
	1627 

	(101-9865)
	  Опалубка переставная (амортизация), (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(101-9867)
	  Опалубка типа «Дока» (конструкции металлические), (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	06-01-109-02
	      до 6 м при высоте балок до 800 мм
	274596,05 
	12216,66 
	6741,37 
	895,79 
	255638,02 
	1351,4 

	(101-9865)
	  Опалубка переставная (амортизация), (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(101-9867)
	  Опалубка типа «Дока» (конструкции металлические), (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	06-01-109-03
	      до 6 м при высоте балок более 800 мм
	270215,84 
	10490,02 
	6275,21 
	823,91 
	253450,61 
	1160,4 

	(101-9865)
	  Опалубка переставная (амортизация), (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(101-9867)
	  Опалубка типа «Дока» (конструкции металлические), (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	06-01-109-04
	      более 6 м при высоте балок до 500 мм
	284703,83 
	18409,96 
	5894,00 
	764,07 
	260399,87 
	2036,5 

	(101-9865)
	  Опалубка переставная (амортизация), (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(101-9867)
	  Опалубка типа «Дока» (конструкции металлические), (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	06-01-109-05
	      более 6 м при высоте балок до 800 мм
	278861,91 
	16421,16 
	6332,26 
	830,03 
	256108,49 
	1816,5 

	(101-9865)
	  Опалубка переставная (амортизация), (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(101-9867)
	  Опалубка типа «Дока» (конструкции металлические), (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	06-01-109-06
	      более 6 м при высоте балок более 800 мм
	273087,67 
	13202,02 
	6116,74 
	800,29 
	253768,91 
	1460,4 

	(101-9865)
	  Опалубка переставная (амортизация), (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(101-9867)
	  Опалубка типа «Дока» (конструкции металлические), (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	
	Устройство балок криволинейного очертания для перекрытий в опалубке типа «Дока» на высоте от опорной площадки:

	06-01-109-07
	      до 6 м при высоте балок до 800 мм
	283173,59 
	13395,47 
	6822,34 
	906,78 
	262955,78 
	1481,8 

	(101-9865)
	  Опалубка переставная (амортизация), (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(101-9867)
	  Опалубка типа «Дока» (конструкции металлические), (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	06-01-109-08
	      до 6 м при высоте балок более 800 мм
	275567,89 
	11607,36 
	6323,89 
	834,50 
	257636,64 
	1284 

	(101-9865)
	  Опалубка переставная (амортизация), (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(101-9867)
	  Опалубка типа «Дока» (конструкции металлические), (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	06-01-109-09
	      более 6 м при высоте балок более 800 мм
	279381,14 
	14418,80 
	6018,10 
	814,13 
	258944,24 
	1595 

	(101-9865)
	  Опалубка переставная (амортизация), (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(101-9867)
	  Опалубка типа «Дока» (конструкции металлические), (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	
	Устройство наклонных балок для перекрытий в опалубке типа «Дока» на высоте от опорной площадки:

	06-01-109-10
	      до 6 м при высоте балок до 800 мм
	275344,39 
	12995,00 
	6751,29 
	897,26 
	255598,10 
	1437,5 

	(101-9865)
	  Опалубка переставная (амортизация), (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(101-9867)
	  Опалубка типа «Дока» (конструкции металлические), (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	06-01-109-11
	      до 6 м при высоте балок более 800 мм
	271836,51 
	11607,36 
	6281,90 
	825,12 
	253947,25 
	1284 

	(101-9865)
	  Опалубка переставная (амортизация), (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(101-9867)
	  Опалубка типа «Дока» (конструкции металлические), (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	06-01-109-12
	      более 6 м при высоте балок до 800 мм
	279958,44 
	16760,16 
	6332,44 
	830,03 
	256865,84 
	1854 

	(101-9865)
	  Опалубка переставная (амортизация), (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(101-9867)
	  Опалубка типа «Дока» (конструкции металлические), (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	06-01-109-13
	      более 6 м при высоте балок более 800 мм
	274379,88 
	14012,00 
	6117,10 
	800,29 
	254250,78 
	1550 

	(101-9865)
	  Опалубка переставная (амортизация), (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(101-9867)
	  Опалубка типа «Дока» (конструкции металлические), (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	Таблица 06-01-110. Устройство безбалочных перекрытий и покрытий 

   

	
	Измеритель: 100 м3 железобетона в деле

	
	Устройство безбалочных перекрытий и покрытий толщиной до 200 мм в опалубке типа «Дока» на высоте от опорной площадки:

	06-01-110-01
	      до 6 м
	138663,24 
	7535,74 
	3113,92 
	412,21 
	128013,58 
	833,6 

	(101-9865)
	  Опалубка переставная (амортизация), (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(101-9867)
	  Опалубка типа «Дока» (конструкции металлические), (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	06-01-110-02
	      более 6 м
	150793,38 
	15417,72 
	3367,37 
	434,80 
	132008,29 
	1705,5 

	(101-9865)
	  Опалубка переставная (амортизация), (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(101-9867)
	  Опалубка типа «Дока» (конструкции металлические), (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	06-01-110-03
	      до 6 м криволинейного очертания
	159532,13 
	8401,41 
	3119,80 
	412,21 
	148010,92 
	929,36 

	(101-9865)
	  Опалубка переставная (амортизация), (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(101-9867)
	  Опалубка типа «Дока» (конструкции металлические), (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	06-01-110-04
	      более 6 м криволинейного очертания
	179723,39 
	16344,32 
	3364,14 
	433,02 
	160014,93 
	1808 

	(101-9865)
	  Опалубка переставная (амортизация), (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(101-9867)
	  Опалубка типа «Дока» (конструкции металлические), (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	06-01-110-05
	      до 6 м наклонного
	143139,68 
	8068,20 
	3143,85 
	414,54 
	131927,63 
	892,5 

	(101-9865)
	  Опалубка переставная (амортизация), (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(101-9867)
	  Опалубка типа «Дока» (конструкции металлические), (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	06-01-110-06
	      до 6 м наклонного и криволинейного очертания
	170827,58 
	8868,24 
	3158,10 
	415,87 
	158801,24 
	981 

	(101-9865)
	  Опалубка переставная (амортизация), (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(101-9867)
	  Опалубка типа «Дока» (конструкции металлические), (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	Таблица 06-01-111. Устройство лестничных маршей 

   

	
	Измеритель: 100 м3 железобетона в деле

	
	Устройство лестничных маршей в опалубке типа «Дока»:

	06-01-111-01
	      прямоугольных
	184505,35 
	21809,90 
	5595,78 
	757,74 
	157099,67 
	2412,6 

	(101-9865)
	  Опалубка переставная (амортизация), (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(101-9867)
	  Опалубка типа «Дока» (конструкции металлические), (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	06-01-111-02
	      криволинейных
	200236,83 
	28352,88 
	6030,33 
	824,58 
	165853,62 
	3136,38 

	(101-9865)
	  Опалубка переставная (амортизация), (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(101-9867)
	  Опалубка типа «Дока» (конструкции металлические), (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	Подраздел 1.20 ВОЗВЕДЕНИЕ КОНСТРУКЦИЙ В МЕЛКОЩИТОВОЙ ОПАЛУБКЕ ТИПА «МОДОСТР» 

   

	Таблица 06-01-119. Устройство монолитных лестничных площадок в мелкощитовой опалубке (типа «Модостр») 

   

	
	Измеритель: 100 м3 железобетона в деле

	06-01-119-01
	Установка монолитных лестничных площадок в мелкощитовой опалубке (типа «Модостр»)
	118619,46 
	27577,88 
	22079,55 
	3192,54 
	68962,03 
	3050,65 

	(101-9721)
	  Добавка поверхностно-активная, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(300)  
	-  

	(101-9865)
	  Опалубка переставная (амортизация), (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(204-9038)
	  Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(17,75)  
	-  

	(204-9040)
	  Горячекатаная арматурная сталь класса А-III, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,75)  
	-  

	(401-9022)
	  Бетон тяжелый, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(101,5)  
	-  

	Подраздел 1.21 ВОЗВЕДЕНИЕ КОНСТРУКЦИЙ В ОПАЛУБКЕ ТИПА «ПЕРИ» 

   

	Таблица 06-01-120. Устройство колонн железобетонных в опалубке типа «ПЕРИ» 

   

	
	Измеритель: 100 м3 колонн

	
	Устройство железобетонных колонн в опалубке типа «ПЕРИ» (подача бетона в бадьях) высотой:

	06-01-120-01
	      до 4 м, периметром до 2 м
	154036,99 
	52591,32 
	99221,98 
	14777,32 
	2223,69 
	5600,78 

	(101-9865)
	  Опалубка переставная (амортизация), (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(204-9001)
	  Арматура, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(8,018)  
	-  

	(401-9022)
	  Бетон тяжелый, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(101,5)  
	-  

	06-01-120-02
	      до 6 м, периметром до 2 м
	87023,10 
	29771,00 
	56054,63 
	8394,64 
	1197,47 
	3170,5 

	(101-9865)
	  Опалубка переставная (амортизация), (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(204-9001)
	  Арматура, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(9,691)  
	-  

	(401-9022)
	  Бетон тяжелый, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(101,5)  
	-  

	06-01-120-03
	      более 6 м, периметром до 3 м
	55266,92 
	19577,49 
	34470,43 
	5231,65 
	1219,00 
	2084,93 

	(101-9865)
	  Опалубка переставная (амортизация), (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(204-9001)
	  Арматура, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(20,888)  
	-  

	(401-9022)
	  Бетон тяжелый, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(101,5)  
	-  

	Таблица 06-01-121. Устройство железобетонных стен в опалубке типа «ПЕРИ» 

   

	
	Измеритель: 100 м3 стен

	
	Устройство железобетонных стен в опалубке типа «ПЕРИ» (подача бетона автобетононасосом):

	06-01-121-01
	      высотой до 3 м, толщиной до 150 мм
	28361,88 
	15332,36 
	11083,12 
	1726,73 
	1946,40 
	1593,8 

	(101-9865)
	  Опалубка переставная (амортизация), (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(204-9001)
	  Арматура, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(4,418)  
	-  

	(401-9022)
	  Бетон тяжелый, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(101,5)  
	-  

	06-01-121-02
	      высотой до 6 м, толщиной до 150 мм
	26935,07 
	13048,28 
	12025,33 
	1889,60 
	1861,46 
	1356,37 

	(101-9865)
	  Опалубка переставная (амортизация), (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(204-9001)
	  Арматура, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(6,6285)  
	-  

	(401-9022)
	  Бетон тяжелый, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(101,5)  
	-  

	06-01-121-03
	      высотой до 3 м, толщиной до 300 мм
	17365,35 
	8575,27 
	7400,19 
	1524,66 
	1389,89 
	891,4 

	(101-9865)
	  Опалубка переставная (амортизация), (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(204-9001)
	  Арматура, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(13,6)  
	-  

	(401-9022)
	  Бетон тяжелый, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(101,5)  
	-  

	Таблица 06-01-122. Устройство железобетонных перекрытий в опалубке типа «ПЕРИ» 

   

	
	Измеритель: 100 м3 перекрытий

	06-01-122-01
	Устройство железобетонных перекрытий в опалубке типа «ПЕРИ» (подача бетона автобетононасосом) толщиной до 200 мм
	17552,94 
	6984,75 
	3517,60 
	555,92 
	7050,59 
	743,85 

	(101-9865)
	  Опалубка переставная (амортизация), (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(204-9001)
	  Арматура, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(24,32)  
	-  

	(401-9022)
	  Бетон тяжелый, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(101,5)  
	-  

	Таблица 06-01-130. Устройство железобетонных наклонных стен в опалубке типа "ПЕРИ" высотой до 10 м, толщиной до 200 мм, с углом наклона до 30 градусов (подача бетона в бадьях) 

   

	
	Измеритель: 100 м3 стен

	06-01-130-01
	Устройство железобетонных наклонных стен в опалубке типа "ПЕРИ" высотой до 10 м, толщиной до 200 мм, с углом наклона до 30 градусов (подача бетона в бадьях)
	167343,79 
	22690,94 
	40588,27 
	1815,93 
	104064,58 
	2416,5 

	(101-9680)
	  Шурупы строительные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,019)  
	-  

	(101-9865)
	  Опалубка переставная (амортизация), (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(113-9462)
	  Пленка полиэтиленовая, (м2)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(500)  
	-  

	(401-9022)
	  Бетон тяжелый, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(101,5)  
	-  
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