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Часть 7. Бетонные и железобетонные конструкции сборные
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	Раздел 1. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 

   

	Подраздел 1.1 ФУНДАМЕНТЫ И ФУНДАМЕНТНЫЕ БАЛКИ 

   

	Таблица 07-01-001. Укладка фундаментов и фундаментных балок 

   

	
	Измеритель: 100 шт. сборных конструкций

	
	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций:

	07-01-001-01
	      до 0,5 т
	3616,36 
	662,91 
	2424,11 
	312,12 
	529,34 
	72,37 

	(403-9020)
	  Конструкции сборные железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	07-01-001-02
	      до 1,5 т
	5466,52 
	849,86 
	3403,58 
	412,94 
	1213,08 
	91,58 

	(403-9020)
	  Конструкции сборные железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	07-01-001-03
	      до 3,5 т
	8260,00 
	1275,95 
	5142,37 
	577,42 
	1841,68 
	134,31 

	(403-9020)
	  Конструкции сборные железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	07-01-001-04
	      более 3,5 т
	11559,99 
	1793,94 
	7588,02 
	663,50 
	2178,03 
	186,48 

	(403-9020)
	  Конструкции сборные железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	
	Укладка фундаментов под колонны при глубине котлована до 4 м, масса конструкций:

	07-01-001-05
	      до 1,5 т
	7996,59 
	1257,63 
	5525,88 
	680,21 
	1213,08 
	135,52 

	(403-9020)
	  Конструкции сборные железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	07-01-001-06
	      до 3,5 т
	10306,84 
	2001,20 
	6463,96 
	758,78 
	1841,68 
	213,12 

	(403-9020)
	  Конструкции сборные железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	07-01-001-07
	      более 3,5 т
	17648,01 
	2897,57 
	12572,41 
	1215,54 
	2178,03 
	308,58 

	(403-9020)
	  Конструкции сборные железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	
	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована более 4 м, масса конструкций:

	07-01-001-08
	      до 0,5 т
	3632,81 
	662,91 
	2440,56 
	313,19 
	529,34 
	72,37 

	(403-9020)
	  Конструкции сборные железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	07-01-001-09
	      до 1,5 т
	5441,78 
	849,86 
	3378,84 
	413,61 
	1213,08 
	91,58 

	(403-9020)
	  Конструкции сборные железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	07-01-001-10
	      до 3,5 т
	8896,65 
	1275,95 
	5779,02 
	579,92 
	1841,68 
	134,31 

	(403-9020)
	  Конструкции сборные железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	07-01-001-11
	      более 3,5 т
	14404,71 
	1793,94 
	10432,74 
	704,31 
	2178,03 
	186,48 

	(403-9020)
	  Конструкции сборные железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	
	Укладка фундаментов под колонны при глубине котлована более 4 м, масса конструкций:

	07-01-001-12
	      до 1,5 т
	7359,80 
	1246,40 
	4900,32 
	610,19 
	1213,08 
	134,31 

	(403-9020)
	  Конструкции сборные железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	07-01-001-13
	      до 3,5 т
	12651,66 
	2001,20 
	8808,78 
	946,12 
	1841,68 
	213,12 

	(403-9020)
	  Конструкции сборные железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	07-01-001-14
	      более 3,5 т
	23078,50 
	2897,57 
	18002,90 
	1292,99 
	2178,03 
	308,58 

	(403-9020)
	  Конструкции сборные железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	
	Укладка балок фундаментных длиной:

	07-01-001-15
	      до 6 м
	9922,17 
	4100,06 
	3908,29 
	446,34 
	1913,82 
	416,25 

	(403-9020)
	  Конструкции сборные железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	07-01-001-16
	      более 6 м
	18017,51 
	5904,09 
	9944,78 
	955,28 
	2168,64 
	599,4 

	(403-9020)
	  Конструкции сборные железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	Таблица 07-01-002. Устройство прослойки из раствора под подошвы фундаментов 

   

	
	Измеритель: 100 м2 площади подошвы фундамента

	07-01-002-01
	Устройство прослойки из раствора под подошвы фундаментов
	46,48 
	18,40 
	28,08 
	3,93 
	0,00 
	2,06 

	(402-9050)
	  Раствор цементный, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(2,16)  
	-  

	Подраздел 1.2 КОНСТРУКЦИИ ПОДЗЕМНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 

   

	Таблица 07-01-006. Укладка ригелей, плит перекрытий, установка стеновых панелей 

   

	
	Измеритель: 100 шт. сборных конструкций

	
	Укладка ригелей массой:

	07-01-006-01
	      до 5 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т
	17648,07 
	3979,79 
	11591,17 
	1033,59 
	2077,11 
	404,04 

	(403-9020)
	  Конструкции сборные железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	07-01-006-02
	      до 5 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании более 5 т
	22489,57 
	3979,79 
	16432,67 
	1103,01 
	2077,11 
	404,04 

	(403-9020)
	  Конструкции сборные железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	07-01-006-03
	      более 5 т при наибольшей массе монтажных элементов более 5 т
	29259,62 
	5324,61 
	21361,91 
	1379,19 
	2573,10 
	540,57 

	(403-9020)
	  Конструкции сборные железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	
	Укладка плит перекрытий площадью:

	07-01-006-04
	      до 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т
	14885,53 
	1613,39 
	3569,59 
	339,16 
	9702,55 
	169,83 

	(403-9020)
	  Конструкции сборные железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	07-01-006-05
	      до 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов более 5 т
	16474,18 
	1613,39 
	5158,24 
	361,93 
	9702,55 
	169,83 

	(403-9020)
	  Конструкции сборные железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	07-01-006-06
	      более 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т
	20746,70 
	2146,32 
	4740,92 
	433,33 
	13859,46 
	223,11 

	(403-9020)
	  Конструкции сборные железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	07-01-006-07
	      более 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов более 5 т
	22776,47 
	2146,32 
	6770,69 
	462,43 
	13859,46 
	223,11 

	(403-9020)
	  Конструкции сборные железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	
	Установка стеновых панелей площадью:

	07-01-006-08
	      до 8 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т
	27572,87 
	4565,96 
	11709,77 
	1122,89 
	11297,14 
	458,43 

	(403-9020)
	  Конструкции сборные железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	07-01-006-09
	      до 8 м2 при наибольшей массе монтажных элементов более 5 т
	32832,63 
	4565,96 
	16969,53 
	1198,30 
	11297,14 
	458,43 

	(403-9020)
	  Конструкции сборные железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	07-01-006-10
	      более 8 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т
	34518,41 
	5594,40 
	13770,67 
	1266,38 
	15153,34 
	555 

	(403-9020)
	  Конструкции сборные железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	07-01-006-11
	      более 8 м2 при наибольшей массе монтажных элементов более 5 т
	40450,31 
	5594,40 
	19702,57 
	1351,43 
	15153,34 
	555 

	(403-9020)
	  Конструкции сборные железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	Таблица 07-01-007. Укладка бетона по перекрытиям 

   

	
	Измеритель: 100 м2 площади перекрытия

	07-01-007-01
	Укладка бетона по перекрытиям при толщине слоя 60 мм
	8856,90 
	140,48 
	172,67 
	17,21 
	8543,75 
	15,54 

	07-01-007-02
	На каждые 10 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 07-01-007-01
	579,78 
	23,59 
	24,21 
	3,39 
	531,98 
	2,61 

	Подраздел 1.3 КОЛОННЫ И КАПИТЕЛИ 

   

	Таблица 07-01-011. Установка колонн прямоугольного сечения в стаканы фундаментов 

   

	
	Измеритель: 100 шт. сборных конструкций

	
	Установка колонн прямоугольного сечения в стаканы фундаментов зданий при глубине заделки колонн:

	07-01-011-01
	      до 0,7 м, масса колонн до 1 т
	15355,34 
	4567,25 
	7083,99 
	910,56 
	3704,10 
	463,68 

	(403-9020)
	  Конструкции сборные железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	07-01-011-02
	      до 0,7 м, масса колонн до 2 т
	18296,09 
	5328,46 
	8220,43 
	1040,37 
	4747,20 
	540,96 

	(403-9020)
	  Конструкции сборные железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	07-01-011-03
	      до 0,7 м, масса колонн до 3 т
	21487,55 
	6486,82 
	10253,53 
	1269,36 
	4747,20 
	658,56 

	(403-9020)
	  Конструкции сборные железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	07-01-011-04
	      до 0,7 м, масса колонн до 4 т
	25107,86 
	7512,79 
	12274,16 
	1418,96 
	5320,91 
	762,72 

	(403-9020)
	  Конструкции сборные железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	07-01-011-05
	      до 0,7 м, масса колонн до 6 т
	31263,11 
	9731,56 
	16210,64 
	1829,66 
	5320,91 
	1000,16 

	(403-9020)
	  Конструкции сборные железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	07-01-011-06
	      до 0,7 м, масса колонн до 8 т
	37456,66 
	10713,90 
	20830,69 
	2022,47 
	5912,07 
	1101,12 

	(403-9020)
	  Конструкции сборные железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	07-01-011-07
	      до 0,7 м, масса колонн до 10 т
	43263,15 
	12204,34 
	25146,74 
	2393,61 
	5912,07 
	1254,3 

	(403-9020)
	  Конструкции сборные железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	07-01-011-08
	      более 0,7 м, масса колонн до 1 т
	16087,98 
	4567,25 
	7086,46 
	910,56 
	4434,27 
	463,68 

	(403-9020)
	  Конструкции сборные железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	07-01-011-09
	      более 0,7 м, масса колонн до 2 т
	19290,40 
	5328,46 
	8223,79 
	1040,37 
	5738,15 
	540,96 

	(403-9020)
	  Конструкции сборные железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	07-01-011-10
	      более 0,7 м, масса колонн до 3 т
	23162,13 
	6486,82 
	10259,15 
	1269,36 
	6416,16 
	658,56 

	(403-9020)
	  Конструкции сборные железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	07-01-011-11
	      более 0,7 м, масса колонн до 4 т
	26533,91 
	7421,27 
	12279,24 
	1418,96 
	6833,40 
	762,72 

	(403-9020)
	  Конструкции сборные железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	07-01-011-12
	      более 0,7 м, масса колонн до 6 т
	33408,65 
	9731,56 
	16217,83 
	1829,66 
	7459,26 
	1000,16 

	(403-9020)
	  Конструкции сборные железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	07-01-011-13
	      более 0,7 м, масса колонн до 8 т
	39549,89 
	10713,90 
	20837,72 
	2022,47 
	7998,27 
	1101,12 

	(403-9020)
	  Конструкции сборные железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	07-01-011-14
	      более 0,7 м, масса колонн до 10 т
	46612,31 
	12204,34 
	25157,98 
	2393,61 
	9249,99 
	1254,3 

	(403-9020)
	  Конструкции сборные железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	07-01-011-15
	      более 0,7 м, масса колонн до 15 т
	57468,62 
	15012,42 
	32762,78 
	3092,25 
	9693,42 
	1542,9 

	(403-9020)
	  Конструкции сборные железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	07-01-011-16
	      более 0,7 м, масса колонн до 25 т
	80914,34 
	16524,46 
	54313,92 
	3609,94 
	10075,96 
	1698,3 

	(403-9020)
	  Конструкции сборные железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	
	Установка колонн прямоугольного сечения в стаканы фундаментов сооружений, масса колонн:

	07-01-011-17
	      до 2 т
	20794,33 
	5328,46 
	8215,23 
	1039,56 
	7250,64 
	540,96 

	(403-9020)
	  Конструкции сборные железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	07-01-011-18
	      до 3 т
	23985,79 
	6486,82 
	10248,33 
	1268,55 
	7250,64 
	658,56 

	(403-9020)
	  Конструкции сборные железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	07-01-011-19
	      до 4 т
	26945,39 
	7421,27 
	12273,48 
	1418,55 
	7250,64 
	762,72 

	(403-9020)
	  Конструкции сборные железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	07-01-011-20
	      до 6 т
	34021,35 
	9731,56 
	16204,67 
	1829,11 
	8085,12 
	1000,16 

	(403-9020)
	  Конструкции сборные железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	07-01-011-21
	      до 8 т
	40215,45 
	10713,90 
	20825,26 
	2022,07 
	8676,29 
	1101,12 

	(403-9020)
	  Конструкции сборные железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	07-01-011-22
	      до 10 т
	47015,08 
	12204,34 
	25143,51 
	2393,07 
	9667,23 
	1254,3 

	(403-9020)
	  Конструкции сборные железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	07-01-011-23
	      до 15 т
	58884,09 
	15012,42 
	32770,07 
	3092,38 
	11101,60 
	1542,9 

	(403-9020)
	  Конструкции сборные железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	07-01-011-24
	      до 25 т
	82416,02 
	16524,46 
	54303,10 
	3609,22 
	11588,46 
	1698,3 

	(403-9020)
	  Конструкции сборные железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	Таблица 07-01-012. Установка колонн двухветвевых цельных в стаканы фундаментов 

   

	
	Измеритель: 100 шт. сборных конструкций

	
	Установка колонн двухветвевых цельных, оканчивающихся двумя ветвями, в стаканы фундаментов при базе колонн:

	07-01-012-01
	      до 1,1 м, глубине заделки до 0,95 м и массе колонн до 5 т
	50183,90 
	10989,89 
	19964,74 
	2522,20 
	19229,27 
	1142,4 

	(403-9020)
	  Конструкции сборные железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	07-01-012-02
	      до 1,1 м, глубине заделки до 0,95 м и массе колонн до 10 т
	54533,82 
	12390,56 
	22870,34 
	2521,52 
	19272,92 
	1288 

	(403-9020)
	  Конструкции сборные железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	07-01-012-03
	      до 1,1 м, глубине заделки более 0,95 м и массе колонн до 5 т
	61644,30 
	10989,89 
	20003,19 
	2522,20 
	30651,22 
	1142,4 

	(403-9020)
	  Конструкции сборные железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	07-01-012-04
	      до 1,1 м, глубине заделки более 0,95 м и массе колонн до 10 т
	69669,20 
	12390,56 
	26601,23 
	2627,75 
	30677,41 
	1288 

	(403-9020)
	  Конструкции сборные железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	07-01-012-05
	      более 1,1 до 1,5 м, глубине заделки до 0,95 м и массе колонн до 10 т
	68570,24 
	12390,56 
	26597,53 
	2627,75 
	29582,15 
	1288 

	(403-9020)
	  Конструкции сборные железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	07-01-012-06
	      более 1,1 до 1,5 м, глубине заделки до 0,95 м и массе колонн до 15 т
	86669,72 
	17512,25 
	38619,07 
	3678,01 
	30538,40 
	1820,4 

	(403-9020)
	  Конструкции сборные железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	07-01-012-07
	      более 1,1 до 1,5 м, глубине заделки более 0,95 м и массе колонн до 10 т
	77414,12 
	12390,56 
	26627,21 
	2627,75 
	38396,35 
	1288 

	(403-9020)
	  Конструкции сборные железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	07-01-012-08
	      более 1,1 до 1,5 м, глубине заделки более 0,95 м и массе колонн до 15 т
	99647,70 
	17512,25 
	38662,61 
	3678,01 
	43472,84 
	1820,4 

	(403-9020)
	  Конструкции сборные железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	07-01-012-09
	      более 1,1 до 1,5 м, глубине заделки более 0,95 м и массе колонн до 30 т
	128346,29 
	19548,54 
	65298,72 
	4365,76 
	43499,03 
	2009,1 

	(403-9020)
	  Конструкции сборные железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	07-01-012-10
	      1,5 м, глубине заделки более 0,95 м и массе колонн до 15 т
	124975,70 
	17512,25 
	38747,59 
	3678,01 
	68715,86 
	1820,4 

	(403-9020)
	  Конструкции сборные железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	07-01-012-11
	      1,5 м, глубине заделки более 0,95 м и массе колонн до 30 т
	153674,29 
	19548,54 
	65383,70 
	4365,76 
	68742,05 
	2009,1 

	(403-9020)
	  Конструкции сборные железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	
	Установка колонн двухветвевых цельных, оканчивающихся сплошным сечением, в стаканы фундаментов при базе колонн:

	07-01-012-12
	      более 1,5 до 1,7 м, глубине заделки более 0,95 м и массе колонн до 15 т
	86251,08 
	17512,25 
	38617,67 
	3678,01 
	30121,16 
	1820,4 

	(403-9020)
	  Конструкции сборные железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	07-01-012-13
	      более 1,7 м, глубине заделки более 0,95 м и массе колонн до 30 т
	134835,29 
	19548,54 
	65320,50 
	4365,76 
	49966,25 
	2009,1 

	(403-9020)
	  Конструкции сборные железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	Таблица 07-01-013. Установка колонн двухветвевых составных в стаканы фундаментов 

   

	
	Измеритель: 100 шт. сборных конструкций

	
	Установка колонн двухветвевых составных в стаканы фундаментов при отметке верха фундамента:

	07-01-013-01
	      -0,15 м, общей массе колонн до 30 т и наибольшей массе составных частей колонн до 15 т
	180530,46 
	47998,07 
	86329,21 
	8314,01 
	46203,18 
	4872,9 

	(403-9020)
	  Конструкции сборные железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	07-01-013-02
	      -0,15 м, общей массе колонн до 30 т и наибольшей массе составных частей колонн до 20 т
	231060,77 
	50081,87 
	130412,93 
	9197,43 
	50565,97 
	5028,3 

	(403-9020)
	  Конструкции сборные железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	07-01-013-03
	      -0,15 м, общей массе колонн более 30 т и при наибольшей массе составных частей колонн до 20 т
	256748,58 
	51517,43 
	137512,37 
	9518,73 
	67718,78 
	5294,7 

	(403-9020)
	  Конструкции сборные железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	07-01-013-04
	      -0,10 м, общей массе колонн до 30 т и при наибольшей массе составных частей колонн до 20 т
	261069,11 
	49638,09 
	131136,70 
	9215,36 
	80294,32 
	5039,4 

	(403-9020)
	  Конструкции сборные железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	07-01-013-05
	      -0,10 м, общей массе колонн более 30 т и при наибольшей массе составных частей колонн до 20 т
	276110,89 
	51517,43 
	137577,33 
	9518,73 
	87016,13 
	5294,7 

	(403-9020)
	  Конструкции сборные железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	Таблица 07-01-014. Установка колонн на нижестоящие колонны, установка капителей 

   

	
	Измеритель: 100 шт. сборных конструкций

	
	Установка колонн на нижестоящие колонны при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т, масса колонн:

	07-01-014-01
	      до 2 т
	22179,03 
	8325,27 
	5607,86 
	703,11 
	8245,90 
	825,92 

	(403-9020)
	  Конструкции сборные железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	07-01-014-02
	      до 3 т
	26216,78 
	9751,80 
	7102,38 
	866,12 
	9362,60 
	967,44 

	(403-9020)
	  Конструкции сборные железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	07-01-014-03
	      до 5 т
	29564,61 
	11191,52 
	8576,47 
	1262,59 
	9796,62 
	1110,27 

	(403-9020)
	  Конструкции сборные железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	
	Установка капителей при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т, масса капителей:

	07-01-014-04
	      до 4 т
	35649,92 
	7114,87 
	7072,20 
	918,01 
	21462,85 
	685,44 

	(403-9020)
	  Конструкции сборные железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	07-01-014-05
	      более 4 т
	43574,90 
	9115,92 
	10763,53 
	1464,08 
	23695,45 
	878,22 

	(403-9020)
	  Конструкции сборные железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	
	Установка колонн на нижестоящие колонны при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 8 т, масса колонн:

	07-01-014-06
	      до 2 т
	23234,71 
	8325,27 
	5808,09 
	703,11 
	9101,35 
	825,92 

	(403-9020)
	  Конструкции сборные железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	07-01-014-07
	      до 3 т
	26471,46 
	9751,80 
	7342,65 
	866,12 
	9377,01 
	967,44 

	(403-9020)
	  Конструкции сборные железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	07-01-014-08
	      до 5 т
	29972,63 
	11191,52 
	8983,67 
	1262,59 
	9797,44 
	1110,27 

	(403-9020)
	  Конструкции сборные железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	07-01-014-09
	      более 5 т
	34656,59 
	12954,82 
	11864,63 
	1667,73 
	9837,14 
	1285,2 

	(403-9020)
	  Конструкции сборные железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	
	Установка капителей при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 8 т, масса капителей:

	07-01-014-10
	      до 4 т
	36040,48 
	7114,87 
	7368,27 
	918,01 
	21557,34 
	685,44 

	(403-9020)
	  Конструкции сборные железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	07-01-014-11
	      более 4 т
	44133,25 
	9115,92 
	11235,71 
	1464,08 
	23781,62 
	878,22 

	(403-9020)
	  Конструкции сборные железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	
	Установка колонн на нижестоящие колонны при наибольшей массе монтажных элементов в здании более 8 т, масса колонн:

	07-01-014-12
	      до 2 т
	33586,63 
	8325,27 
	17013,38 
	789,77 
	8247,98 
	825,92 

	(403-9020)
	  Конструкции сборные железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	07-01-014-13
	      до 3 т
	39916,82 
	9751,80 
	20788,01 
	970,31 
	9377,01 
	967,44 

	(403-9020)
	  Конструкции сборные железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	07-01-014-14
	      до 5 т
	52759,80 
	11191,52 
	31770,84 
	1438,70 
	9797,44 
	1110,27 

	(403-9020)
	  Конструкции сборные железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	07-01-014-15
	      более 5 т
	64755,80 
	12954,82 
	41963,84 
	1900,36 
	9837,14 
	1285,2 

	(403-9020)
	  Конструкции сборные железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	
	Установка капителей при наибольшей массе монтажных элементов в здании более 8 т, масса капителей:

	07-01-014-16
	      до 4 т
	52608,74 
	7114,87 
	23936,53 
	1046,06 
	21557,34 
	685,44 

	(403-9020)
	  Конструкции сборные железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	07-01-014-17
	      более 4 т
	70556,88 
	9115,92 
	37659,34 
	1668,29 
	23781,62 
	878,22 

	(403-9020)
	  Конструкции сборные железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	Подраздел 1.4 БАЛКИ, РИГЕЛИ И ПЕРЕМЫЧКИ 

   

	Таблица 07-01-019. Укладка балок в одноэтажных зданиях и сооружениях 

   

	
	Измеритель: 100 шт. сборных конструкций

	
	Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях балок перекрытий (при свободном опирании) массой:

	07-01-019-01
	      до 1 т и высоте здания до 15 м
	5251,47 
	1511,38 
	2787,03 
	326,28 
	953,06 
	153,44 

	(403-9020)
	  Конструкции сборные железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	07-01-019-02
	      до 1 т и высоте здания до 25 м
	5904,65 
	1511,38 
	3440,21 
	361,24 
	953,06 
	153,44 

	(403-9020)
	  Конструкции сборные железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	07-01-019-03
	      до 1 т и высоте здания до 35 м
	7596,76 
	1511,38 
	5132,32 
	385,50 
	953,06 
	153,44 

	(403-9020)
	  Конструкции сборные железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	07-01-019-04
	      до 3 т и высоте здания до 25 м
	9360,31 
	2449,10 
	5532,96 
	544,03 
	1378,25 
	248,64 

	(403-9020)
	  Конструкции сборные железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	07-01-019-05
	      до 3 т и высоте здания до 35 м
	11908,63 
	2449,10 
	8081,28 
	580,57 
	1378,25 
	248,64 

	(403-9020)
	  Конструкции сборные железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	07-01-019-06
	      до 5 т и высоте здания до 25 м
	15417,00 
	4111,00 
	9489,28 
	899,31 
	1816,72 
	417,36 

	(403-9020)
	  Конструкции сборные железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	07-01-019-07
	      до 5 т и высоте здания до 35 м
	19629,50 
	4111,00 
	13701,78 
	959,71 
	1816,72 
	417,36 

	(403-9020)
	  Конструкции сборные железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	07-01-019-08
	      до 10 т и высоте здания до 25 м
	25092,88 
	6439,83 
	16197,90 
	1363,81 
	2455,15 
	653,79 

	(403-9020)
	  Конструкции сборные железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	07-01-019-09
	      до 10 т и высоте здания до 35 м
	42991,47 
	6439,83 
	34096,49 
	2532,35 
	2455,15 
	653,79 

	(403-9020)
	  Конструкции сборные железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	
	Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях балок подкрановых массой:

	07-01-019-10
	      до 5 т при массе колонн до 10 т и высоте здания до 15 м
	50749,93 
	10644,11 
	18632,06 
	1890,36 
	21473,76 
	1040,48 

	(403-9020)
	  Конструкции сборные железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	07-01-019-11
	      до 5 т при массе колонн до 10 т и высоте здания до 25 м
	52254,67 
	10644,11 
	20136,80 
	2072,47 
	21473,76 
	1040,48 

	(403-9020)
	  Конструкции сборные железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	07-01-019-12
	      до 5 т при высоте здания до 25 м и массе колонн до 15 т
	61962,41 
	10644,11 
	29844,54 
	2211,66 
	21473,76 
	1040,48 

	(403-9020)
	  Конструкции сборные железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	07-01-019-13
	      до 5 т при высоте здания до 25 м и массе колонн более 15 т
	79450,39 
	10644,11 
	47332,52 
	3848,22 
	21473,76 
	1040,48 

	(403-9020)
	  Конструкции сборные железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	07-01-019-14
	      до 12 т при высоте здания до 25 м и массе колонн до 15 т
	102398,94 
	14545,44 
	47959,77 
	3283,29 
	39893,73 
	1443 

	(403-9020)
	  Конструкции сборные железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	07-01-019-15
	      до 12 т при высоте здания до 25 м и массе колонн более 15 т
	128365,52 
	14545,44 
	73926,35 
	5712,83 
	39893,73 
	1443 

	(403-9020)
	  Конструкции сборные железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	
	Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях балок обвязочных при высоте здания:

	07-01-019-16
	      до 15 м
	18183,20 
	6113,05 
	6872,15 
	762,19 
	5198,00 
	613,76 

	(403-9020)
	  Конструкции сборные железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	07-01-019-17
	      до 25 м
	19034,27 
	6113,05 
	7723,22 
	762,19 
	5198,00 
	613,76 

	(403-9020)
	  Конструкции сборные железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	07-01-019-18
	      до 35 м
	22604,45 
	6113,05 
	11293,40 
	813,38 
	5198,00 
	613,76 

	(403-9020)
	  Конструкции сборные железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	Таблица 07-01-020. Укладка в многоэтажных зданиях ригелей перекрытий и покрытий, балок, стропильных конструкций 

   

	
	Измеритель: 100 шт. сборных конструкций

	
	Укладка в многоэтажных зданиях ригелей перекрытий и покрытий при жестких узлах и наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т:

	07-01-020-01
	      прямоугольных, длиной до 6 м
	41828,52 
	13768,27 
	9967,64 
	936,98 
	18092,61 
	1252,8 

	(403-9020)
	  Конструкции сборные железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	07-01-020-02
	      с полками, длиной до 6 м
	46813,84 
	14405,69 
	10925,61 
	999,31 
	21482,54 
	1310,8 

	(403-9020)
	  Конструкции сборные железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	07-01-020-03
	      с полками, длиной до 9 м
	50881,77 
	16216,84 
	10722,28 
	1114,49 
	23942,65 
	1475,6 

	(403-9020)
	  Конструкции сборные железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	07-01-020-04
	      с полками, длиной до 12 м
	67210,75 
	21578,87 
	13890,12 
	1432,10 
	31741,76 
	1963,5 

	(403-9020)
	  Конструкции сборные железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	
	Укладка в многоэтажных зданиях балок при свободном опирании (под технологическое оборудование) при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т массой:

	07-01-020-05
	      до 2 т
	5948,52 
	1729,55 
	3169,79 
	361,11 
	1049,18 
	173,65 

	(402-0001)
	  Раствор готовый кладочный цементный марки 25, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(403-9020)
	  Конструкции сборные железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	07-01-020-06
	      до 5 т
	13537,68 
	3974,44 
	8482,42 
	1007,98 
	1080,82 
	399,04 

	(402-0001)
	  Раствор готовый кладочный цементный марки 25, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(403-9020)
	  Конструкции сборные железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	07-01-020-07
	Укладка в многоэтажных зданиях стропильных конструкций при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т
	42196,69 
	14632,47 
	25940,92 
	3215,14 
	1623,30 
	1368,8 

	(403-9020)
	  Конструкции сборные железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	
	Укладка в многоэтажных зданиях ригелей перекрытий и покрытий при жестких узлах и наибольшей массе монтажных элементов в здании до 8 т:

	07-01-020-08
	      прямоугольных, длиной до 6 м
	39916,85 
	13768,27 
	10294,86 
	940,23 
	15853,72 
	1252,8 

	(403-9020)
	  Конструкции сборные железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	07-01-020-09
	      с полками, длиной до 6 м
	44853,37 
	14405,69 
	11208,76 
	999,72 
	19238,92 
	1310,8 

	(403-9020)
	  Конструкции сборные железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	07-01-020-10
	      с полками, длиной до 9 м
	53506,57 
	16080,57 
	13483,35 
	1426,82 
	23942,65 
	1463,2 

	(403-9020)
	  Конструкции сборные железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	07-01-020-11
	      с полками, длиной до 12 м
	67851,36 
	21578,87 
	14527,25 
	1455,00 
	31745,24 
	1963,5 

	(403-9020)
	  Конструкции сборные железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	
	Укладка в многоэтажных зданиях балок при свободном опирании (под технологическое оборудование) при наибольшей массе монтажных элементов в здании более 8 т массой:

	07-01-020-12
	      до 2 т
	6065,13 
	1729,55 
	3265,34 
	361,11 
	1070,24 
	173,65 

	(402-0001)
	  Раствор готовый кладочный цементный марки 25, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(403-9020)
	  Конструкции сборные железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	07-01-020-13
	      до 5 т
	13824,26 
	3974,44 
	8756,98 
	1007,98 
	1092,84 
	399,04 

	(402-0001)
	  Раствор готовый кладочный цементный марки 25, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(403-9020)
	  Конструкции сборные железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	07-01-020-14
	Укладка в многоэтажных зданиях стропильных конструкций при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 8 т
	43169,67 
	14632,47 
	26856,17 
	3215,14 
	1681,03 
	1368,8 

	(403-9020)
	  Конструкции сборные железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	
	Укладка в многоэтажных зданиях ригелей перекрытий и покрытий при жестких узлах и наибольшей массе монтажных элементов в здании более 8 т:

	07-01-020-15
	      прямоугольных, длиной до 6 м
	54875,97 
	13768,27 
	25253,98 
	1056,12 
	15853,72 
	1252,8 

	(403-9020)
	  Конструкции сборные железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	07-01-020-16
	      с полками, длиной до 6 м
	60214,42 
	14405,69 
	26573,83 
	1118,50 
	19234,90 
	1310,8 

	(403-9020)
	  Конструкции сборные железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	07-01-020-17
	      с полками, длиной до 9 м
	79257,69 
	16080,57 
	39234,47 
	1625,83 
	23942,65 
	1463,2 

	(403-9020)
	  Конструкции сборные железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	07-01-020-18
	      с полками, длиной до 12 м
	94111,10 
	21578,87 
	40786,99 
	1657,95 
	31745,24 
	1963,5 

	(403-9020)
	  Конструкции сборные железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	
	Укладка в многоэтажных зданиях балок при свободном опирании (под технологическое оборудование) при наибольшей массе монтажных элементов в здании более 8 т массой:

	07-01-020-19
	      до 2 т
	11506,37 
	1729,55 
	8706,58 
	403,21 
	1070,24 
	173,65 

	(402-0001)
	  Раствор готовый кладочный цементный марки 25, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(403-9020)
	  Конструкции сборные железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	07-01-020-20
	      до 5 т
	29189,34 
	3974,44 
	24122,06 
	1127,01 
	1092,84 
	399,04 

	(402-0001)
	  Раствор готовый кладочный цементный марки 25, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(403-9020)
	  Конструкции сборные железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	07-01-020-21
	Укладка в многоэтажных зданиях стропильных конструкций при наибольшей массе монтажных элементов в здании более 8 т
	94388,22 
	14632,47 
	78074,72 
	3611,40 
	1681,03 
	1368,8 

	(403-9020)
	  Конструкции сборные железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	Таблица 07-01-021. Укладка перемычек 

   

	
	Измеритель: 100 шт. сборных конструкций

	
	Укладка перемычек при наибольшей массе монтажных элементов в здании:

	07-01-021-01
	      до 5 т, масса перемычки до 0,7 т
	4120,67 
	886,23 
	3154,28 
	485,63 
	80,16 
	96,75 

	(403-9020)
	  Конструкции сборные железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	07-01-021-02
	      до 5 т, масса перемычки до 1 т
	4946,64 
	1032,24 
	3799,39 
	584,95 
	115,01 
	112,69 

	(403-9020)
	  Конструкции сборные железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	07-01-021-03
	      до 5 т, масса перемычки до 1,5 т
	5490,25 
	1236,84 
	4068,70 
	626,42 
	184,71 
	133,28 

	(403-9020)
	  Конструкции сборные железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	07-01-021-04
	      до 5 т, масса перемычки более 1,5 т
	5930,77 
	1329,72 
	4416,34 
	679,94 
	184,71 
	141,61 

	(403-9020)
	  Конструкции сборные железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	07-01-021-05
	      до 8 т, масса перемычки до 0,7 т
	4277,29 
	886,23 
	3310,90 
	485,63 
	80,16 
	96,75 

	(403-9020)
	  Конструкции сборные железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	07-01-021-06
	      до 8 т, масса перемычки до 1 т
	5135,29 
	1032,24 
	3988,04 
	584,95 
	115,01 
	112,69 

	(403-9020)
	  Конструкции сборные железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	07-01-021-07
	      до 8 т, масса перемычки до 1,5 т
	5692,28 
	1236,84 
	4270,73 
	626,42 
	184,71 
	133,28 

	(403-9020)
	  Конструкции сборные железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	07-01-021-08
	      до 8 т, масса перемычки более 1,5 т
	6150,06 
	1329,72 
	4635,63 
	679,94 
	184,71 
	141,61 

	(403-9020)
	  Конструкции сборные железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	07-01-021-09
	      более 8 т, масса перемычки до 0,7 т
	13041,96 
	886,23 
	12075,57 
	553,37 
	80,16 
	96,75 

	(403-9020)
	  Конструкции сборные железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	07-01-021-10
	      более 8 т, масса перемычки до 1 т
	15692,52 
	1032,24 
	14545,27 
	666,54 
	115,01 
	112,69 

	(403-9020)
	  Конструкции сборные железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	07-01-021-11
	      более 8 т, масса перемычки до 1,5 т
	16997,82 
	1236,84 
	15576,27 
	713,79 
	184,71 
	133,28 

	(403-9020)
	  Конструкции сборные железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	07-01-021-12
	      более 8 т, масса перемычки более 1,5 т
	18421,58 
	1329,72 
	16907,15 
	774,78 
	184,71 
	141,61 


	(403-9020)
	  Конструкции сборные железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	Таблица 07-01-022. Установка в одноэтажных зданиях стропильных и подстропильных балок и ферм 

   

	
	Измеритель: 100 шт. сборных конструкций

	
	Установка в одноэтажных зданиях стропильных балок при длине плит покрытий:

	07-01-022-01
	      до 6 м, пролетом до 6 м, массой до 3 т и высоте зданий до 25 м
	14866,09 
	4093,74 
	9450,91 
	887,39 
	1321,44 
	382,95 

	(201-0777)
	  Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(403-9020)
	  Конструкции сборные железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	07-01-022-02
	      до 6 м, пролетом до 6 м, массой до 3 т и высоте зданий до 35 м
	19022,74 
	4093,74 
	13607,56 
	946,99 
	1321,44 
	382,95 

	(201-0777)
	  Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(403-9020)
	  Конструкции сборные железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	07-01-022-03
	      до 6 м, пролетом до 9 м, массой до 6 т и высоте зданий до 25 м
	21751,76 
	6213,88 
	14212,94 
	1363,54 
	1324,94 
	581,28 

	(201-0777)
	  Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(403-9020)
	  Конструкции сборные железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	07-01-022-04
	      до 6 м, пролетом до 9 м, массой до 6 т и высоте зданий до 35 м
	28138,75 
	6213,88 
	20599,93 
	1455,11 
	1324,94 
	581,28 

	(201-0777)
	  Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(403-9020)
	  Конструкции сборные железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	07-01-022-05
	      до 6 м, пролетом до 12 м, массой до 10 т и высоте зданий до 25 м
	34734,74 
	8644,36 
	17780,59 
	1800,66 
	8309,79 
	808,64 

	(403-9020)
	  Конструкции сборные железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	07-01-022-06
	      до 6 м, пролетом до 12 м, массой до 10 т и высоте зданий до 35 м
	43169,27 
	8644,36 
	26215,12 
	1921,59 
	8309,79 
	808,64 

	(403-9020)
	  Конструкции сборные железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	07-01-022-07
	      до 12 м, пролетом до 12 м, массой до 10 т и высоте зданий до 25 м
	34734,74 
	8644,36 
	17780,59 
	1800,66 
	8309,79 
	808,64 

	(403-9020)
	  Конструкции сборные железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	07-01-022-08
	      до 12 м, пролетом до 12 м, массой до 10 т и высоте зданий до 35 м
	43169,27 
	8644,36 
	26215,12 
	1921,59 
	8309,79 
	808,64 

	(403-9020)
	  Конструкции сборные железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	
	Установка в одноэтажных зданиях стропильных балок и ферм при длине плит покрытий:

	07-01-022-09
	      до 6 м, пролетом до 18 м, массой до 10 т и высоте зданий до 25 м
	75100,30 
	14247,63 
	28038,17 
	2880,46 
	32814,50 
	1332,8 

	(403-9020)
	  Конструкции сборные железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	07-01-022-10
	      до 6 м, пролетом до 18 м, массой до 10 т и высоте зданий до 35 м
	88592,76 
	14247,63 
	41530,63 
	3073,91 
	32814,50 
	1332,8 

	(403-9020)
	  Конструкции сборные железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	07-01-022-11
	      до 12 м, пролетом до 18 м, массой до 10 т и высоте зданий до 35 м
	113328,56 
	14247,63 
	66266,43 
	5348,51 
	32814,50 
	1332,8 

	(403-9020)
	  Конструкции сборные железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	07-01-022-12
	      до 6 м, пролетом до 18 м, массой до 15 т и высоте зданий до 25 м
	72205,32 
	14713,72 
	31556,73 
	2984,66 
	25934,87 
	1376,4 

	(403-9020)
	  Конструкции сборные железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	07-01-022-13
	      до 6 м, пролетом до 18 м, массой до 15 т и высоте зданий до 35 м
	86185,86 
	14713,72 
	45537,27 
	3185,10 
	25934,87 
	1376,4 

	(403-9020)
	  Конструкции сборные железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	07-01-022-14
	      до 12 м, пролетом до 18 м, массой до 15 т и высоте зданий до 25 м
	86185,86 
	14713,72 
	45537,27 
	3185,10 
	25934,87 
	1376,4 

	(403-9020)
	  Конструкции сборные железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	07-01-022-15
	      до 12 м, пролетом до 18 м, массой до 15 т и высоте зданий до 35 м
	111375,93 
	14713,72 
	70727,34 
	5541,99 
	25934,87 
	1376,4 

	(403-9020)
	  Конструкции сборные железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	
	Установка в одноэтажных зданиях стропильных ферм при длине плит покрытий:

	07-01-022-16
	      до 6 м, пролетом до 24 м, массой до 10 т и высоте зданий до 25 м
	86026,04 
	16761,92 
	33691,24 
	3413,11 
	35572,88 
	1568 

	(403-9020)
	  Конструкции сборные железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	07-01-022-17
	      до 6 м, пролетом до 24 м, массой до 10 т и высоте зданий до 35 м
	102013,50 
	16761,92 
	49678,70 
	3642,33 
	35572,88 
	1568 

	(403-9020)
	  Конструкции сборные железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	07-01-022-18
	      до 12 м, пролетом до 24 м, массой до 10 т и высоте зданий до 35 м
	130819,64 
	16761,92 
	78484,84 
	6337,55 
	35572,88 
	1568 

	(403-9020)
	  Конструкции сборные железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	07-01-022-19
	      до 6 м, пролетом до 24 м, массой до 15 т и высоте зданий до 25 м
	88162,71 
	17086,90 
	35502,93 
	3470,29 
	35572,88 
	1598,4 

	(403-9020)
	  Конструкции сборные железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	07-01-022-20
	      до 6 м, пролетом до 24 м, массой до 15 т и высоте зданий до 35 м
	133686,47 
	17086,90 
	81026,69 
	6441,97 
	35572,88 
	1598,4 

	(403-9020)
	  Конструкции сборные железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	07-01-022-21
	      до 12 м, пролетом до 24 м, массой до 15 т и высоте зданий до 25 м
	104405,73 
	17086,90 
	51745,95 
	3702,34 
	35572,88 
	1598,4 

	(403-9020)
	  Конструкции сборные железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	07-01-022-22
	      до 12 м, пролетом до 24 м, массой до 15 т и высоте зданий до 35 м
	133706,75 
	17086,90 
	81046,97 
	6443,73 
	35572,88 
	1598,4 

	(403-9020)
	  Конструкции сборные железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	07-01-022-23
	      до 12 м, пролетом до 24 м, массой до 20 т и высоте зданий до 25 м
	141024,62 
	18273,49 
	87173,00 
	6694,07 
	35578,13 
	1709,4 

	(403-9020)
	  Конструкции сборные железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	07-01-022-24
	      до 12 м, пролетом до 24 м, массой до 20 т и высоте зданий до 35 м
	205754,36 
	18273,49 
	151902,74 
	7455,00 
	35578,13 
	1709,4 

	(403-9020)
	  Конструкции сборные железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	07-01-022-25
	      до 6 м, пролетом до 30 м, массой до 15 т и высоте зданий до 25 м
	96970,75 
	19697,39 
	41700,48 
	4046,03 
	35572,88 
	1842,6 

	(403-9020)
	  Конструкции сборные железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	07-01-022-26
	      до 6 м, пролетом до 30 м, массой до 15 т и высоте зданий до 35 м
	115922,89 
	19697,39 
	60652,62 
	4317,76 
	35572,88 
	1842,6 

	(403-9020)
	  Конструкции сборные железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	07-01-022-27
	      до 6 м, пролетом до 30 м, массой до 20 т и высоте зданий до 25 м
	152033,73 
	19934,71 
	96520,89 
	7583,22 
	35578,13 
	1864,8 

	(403-9020)
	  Конструкции сборные железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	07-01-022-28
	      до 6 м, пролетом до 30 м, массой до 20 т и высоте зданий до 35 м
	152033,73 
	19934,71 
	96520,89 
	7583,22 
	35578,13 
	1864,8 

	(403-9020)
	  Конструкции сборные железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	07-01-022-29
	      до 12 м, пролетом до 30 м, массой до 20 т и высоте зданий до 25 м
	152033,73 
	19934,71 
	96520,89 
	7583,22 
	35578,13 
	1864,8 

	(403-9020)
	  Конструкции сборные железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	07-01-022-30
	      до 12 м, пролетом до 30 м, массой до 20 т и высоте зданий до 35 м
	225361,34 
	19934,71 
	169848,50 
	8445,23 
	35578,13 
	1864,8 

	(403-9020)
	  Конструкции сборные железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	07-01-022-31
	      до 12 м, пролетом до 30 м, массой до 30 т и высоте зданий до 25 м
	162178,33 
	21595,94 
	105000,77 
	7930,94 
	35581,62 
	2020,2 

	(403-9020)
	  Конструкции сборные железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	07-01-022-32
	      до 12 м, пролетом до 30 м, массой до 30 т и высоте зданий до 35 м
	238868,20 
	21595,94 
	181690,64 
	8832,46 
	35581,62 
	2020,2 

	(403-9020)
	  Конструкции сборные железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	
	Установка в одноэтажных зданиях подстропильных балок и ферм массой:

	07-01-022-33
	      до 10 т при высоте зданий до 25 м
	30932,87 
	9163,63 
	21076,15 
	1909,47 
	693,09 
	870,24 

	(403-9020)
	  Конструкции сборные железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	07-01-022-34
	      до 10 т при высоте зданий до 35 м
	39877,07 
	9163,63 
	30020,35 
	2037,70 
	693,09 
	870,24 

	(403-9020)
	  Конструкции сборные железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	07-01-022-35
	      до 15 т при высоте зданий до 25 м
	30941,61 
	9163,63 
	21076,15 
	1909,47 
	701,83 
	870,24 

	(403-9020)
	  Конструкции сборные железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	07-01-022-36
	      до 15 т при высоте зданий до 35 м
	40221,32 
	9163,63 
	30355,86 
	2047,39 
	701,83 
	870,24 

	(403-9020)
	  Конструкции сборные железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	07-01-022-37
	      до 20 т при высоте зданий до 25 м
	40226,57 
	9163,63 
	30355,86 
	2047,39 
	707,08 
	870,24 

	(403-9020)
	  Конструкции сборные железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	07-01-022-38
	      до 20 т при высоте зданий до 35 м
	56418,81 
	9163,63 
	46548,10 
	3562,40 
	707,08 
	870,24 

	(403-9020)
	  Конструкции сборные железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	Подраздел 1.5 ПЛИТЫ ПОКРЫТИЙ И ПЕРЕКРЫТИЙ 

   

	Таблица 07-01-027. Укладка плит покрытий одноэтажных зданий и сооружений, панелей оболочек, плит типа «П» 

   

	
	Измеритель: 100 шт. сборных конструкций

	
	Укладка плит покрытий одноэтажных зданий и сооружений длиной до 6 м, площадью:

	07-01-027-01
	      до 10 м2 при массе стропильных и подстропильных конструкций до 10 т и высоте зданий до 25 м
	11769,05 
	2191,84 
	4372,83 
	504,20 
	5204,38 
	230,72 

	(403-9020)
	  Конструкции сборные железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	07-01-027-02
	      до 10 м2 при массе стропильных и подстропильных конструкций до 15 т и высоте зданий до 25 м
	11743,78 
	2191,84 
	4372,83 
	504,20 
	5179,11 
	230,72 

	(403-9020)
	  Конструкции сборные железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	07-01-027-03
	      до 10 м2 при массе стропильных и подстропильных конструкций до 15 т и высоте зданий до 35 м
	18360,83 
	2191,84 
	10989,88 
	936,20 
	5179,11 
	230,72 


	(403-9020)
	  Конструкции сборные железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	07-01-027-04
	      до 10 м2 при массе стропильных и подстропильных конструкций до 20 т и высоте зданий до 15 м
	13590,38 
	2191,84 
	6320,53 
	503,93 
	5078,01 
	230,72 

	(403-9020)
	  Конструкции сборные железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	07-01-027-05
	      до 10 м2 при массе стропильных и подстропильных конструкций до 20 т и высоте зданий до 25 м
	18259,73 
	2191,84 
	10989,88 
	936,20 
	5078,01 
	230,72 

	(403-9020)
	  Конструкции сборные железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	07-01-027-06
	      до 10 м2 при массе стропильных и подстропильных конструкций до 20 т и высоте зданий до 35 м
	18259,73 
	2191,84 
	10989,88 
	936,20 
	5078,01 
	230,72 

	(403-9020)
	  Конструкции сборные железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	07-01-027-07
	      до 20 м2 при массе стропильных и подстропильных конструкций до 10 т и высоте зданий до 25 м
	16002,75 
	2910,42 
	6549,00 
	579,26 
	6543,33 
	306,36 

	(403-9020)
	  Конструкции сборные железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	07-01-027-08
	      до 20 м2 при массе стропильных и подстропильных конструкций до 15 т и высоте зданий до 25 м
	16002,75 
	2910,42 
	6549,00 
	579,26 
	6543,33 
	306,36 

	(403-9020)
	  Конструкции сборные железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	07-01-027-09
	      до 20 м2 при массе стропильных и подстропильных конструкций до 15 т и высоте зданий до 35 м
	23604,99 
	2910,42 
	14151,24 
	1075,59 
	6543,33 
	306,36 

	(403-9020)
	  Конструкции сборные железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	07-01-027-10
	      до 20 м2 при массе стропильных и подстропильных конструкций до 20 т и высоте зданий до 15 м
	18086,54 
	2910,42 
	8653,60 
	567,99 
	6522,52 
	306,36 

	(403-9020)
	  Конструкции сборные железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	07-01-027-11
	      до 20 м2 при массе стропильных и подстропильных конструкций до 20 т и высоте зданий до 25 м
	23584,18 
	2910,42 
	14151,24 
	1075,59 
	6522,52 
	306,36 

	(403-9020)
	  Конструкции сборные железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	07-01-027-12
	      до 20 м2 при массе стропильных и подстропильных конструкций до 20 т и высоте зданий до 35 м
	23584,18 
	2910,42 
	14151,24 
	1075,59 
	6522,52 
	306,36 

	(403-9020)
	  Конструкции сборные железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	
	Укладка плит покрытий одноэтажных зданий и сооружений длиной до 12 м, площадью:

	07-01-027-13
	      до 20 м2 при массе стропильных и подстропильных конструкций до 10 т и высоте зданий до 25 м
	21632,63 
	3929,58 
	8465,81 
	637,39 
	9237,24 
	408,48 

	(403-9020)
	  Конструкции сборные железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	07-01-027-14
	      до 20 м2 при массе стропильных и подстропильных конструкций до 10 т и высоте зданий до 35 м
	29997,75 
	3929,58 
	16830,93 
	1183,53 
	9237,24 
	408,48 

	(403-9020)
	  Конструкции сборные железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	07-01-027-15
	      до 20 м2 при массе стропильных и подстропильных конструкций до 30 т и высоте зданий до 25 м
	29997,75 
	3929,58 
	16830,93 
	1183,53 
	9237,24 
	408,48 

	(403-9020)
	  Конструкции сборные железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	07-01-027-16
	      до 20 м2 при массе стропильных и подстропильных конструкций до 30 т и высоте зданий до 35 м
	41442,11 
	3929,58 
	28275,29 
	1318,06 
	9237,24 
	408,48 

	(403-9020)
	  Конструкции сборные железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	07-01-027-17
	      до 40 м2 при массе стропильных и подстропильных конструкций до 15 т и высоте зданий до 25 м
	33416,76 
	4901,29 
	15769,40 
	1004,97 
	12746,07 
	509,49 

	(403-9020)
	  Конструкции сборные железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	07-01-027-18
	      до 40 м2 при массе стропильных и подстропильных конструкций до 15 т и высоте зданий до 35 м
	41319,67 
	4901,29 
	23717,42 
	1748,62 
	12700,96 
	509,49 

	(403-9020)
	  Конструкции сборные железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	07-01-027-19
	      до 40 м2 при массе стропильных и подстропильных конструкций до 30 т и высоте зданий до 25 м
	41319,67 
	4901,29 
	23717,42 
	1748,62 
	12700,96 
	509,49 

	(403-9020)
	  Конструкции сборные железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	07-01-027-20
	      до 40 м2 при массе стропильных и подстропильных конструкций до 30 т и высоте зданий до 35 м
	58228,33 
	4901,29 
	40626,08 
	1947,39 
	12700,96 
	509,49 

	(403-9020)
	  Конструкции сборные железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	
	Укладка панелей оболочек размером 3х18 м при высоте зданий:

	07-01-027-21
	      до 25 м
	43859,81 
	8817,48 
	18244,77 
	1508,66 
	16797,56 
	950,16 

	(403-9020)
	  Конструкции сборные железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	07-01-027-22
	      до 35 м
	50926,56 
	8817,48 
	25311,52 
	1609,98 
	16797,56 
	950,16 

	(403-9020)
	  Конструкции сборные железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	
	Укладка плит типа «П» размером 3х18 м при высоте зданий:

	07-01-027-23
	      до 15 м
	29877,72 
	7556,60 
	15461,86 
	1186,71 
	6859,26 
	804,75 

	(403-9020)
	  Конструкции сборные железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	07-01-027-24
	      до 25 м
	36674,96 
	7556,60 
	22259,10 
	1368,49 
	6859,26 
	804,75 

	(403-9020)
	  Конструкции сборные железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	07-01-027-25
	      до 35 м
	47497,99 
	7556,60 
	33082,13 
	2381,14 
	6859,26 
	804,75 

	(403-9020)
	  Конструкции сборные железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	Таблица 07-01-028. Укладка плит покрытий, установка опорных стаканов для вентиляционных устройств 

   

	
	Измеритель: 100 шт. сборных конструкций

	
	Укладка плит покрытий площадью до 1 м2 при массе стропильных и подстропильных конструкций:

	07-01-028-01
	      до 10 т и высоте зданий до 25 м
	876,60 
	413,13 
	396,34 
	47,97 
	67,13 
	45,7 

	(403-9020)
	  Конструкции сборные железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	07-01-028-02
	      до 15 т и высоте зданий до 25 м
	876,60 
	413,13 
	396,34 
	47,97 
	67,13 
	45,7 

	(403-9020)
	  Конструкции сборные железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	07-01-028-03
	      до 15 т и высоте зданий до 35 м
	1506,12 
	413,13 
	1025,86 
	89,07 
	67,13 
	45,7 

	(403-9020)
	  Конструкции сборные железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	07-01-028-04
	      до 20 т и высоте зданий до 25 м
	1506,12 
	413,13 
	1025,86 
	89,07 
	67,13 
	45,7 

	(403-9020)
	  Конструкции сборные железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	07-01-028-05
	      до 20 т и высоте зданий до 35 м
	1506,12 
	413,13 
	1025,86 
	89,07 
	67,13 
	45,7 

	(403-9020)
	  Конструкции сборные железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	
	Укладка плит покрытий площадью до 2 м2 при массе стропильных и подстропильных конструкций:

	07-01-028-06
	      до 10 т и высоте зданий до 25 м
	1834,63 
	588,26 
	1074,82 
	130,08 
	171,55 
	63,39 

	(403-9020)
	  Конструкции сборные железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	07-01-028-07
	      до 15 т и высоте зданий до 25 м
	1834,63 
	588,26 
	1074,82 
	130,08 
	171,55 
	63,39 

	(403-9020)
	  Конструкции сборные железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	07-01-028-08
	      до 15 т и высоте зданий до 35 м
	3541,79 
	588,26 
	2781,98 
	241,54 
	171,55 
	63,39 

	(403-9020)
	  Конструкции сборные железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	07-01-028-09
	      до 20 т и высоте зданий до 25 м
	3541,79 
	588,26 
	2781,98 
	241,54 
	171,55 
	63,39 

	(403-9020)
	  Конструкции сборные железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	07-01-028-10
	      до 20 т и высоте зданий до 35 м
	3541,79 
	588,26 
	2781,98 
	241,54 
	171,55 
	63,39 

	(403-9020)
	  Конструкции сборные железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	
	Установка опорных стаканов для вентиляционных устройств при высоте зданий:

	07-01-028-11
	      до 25 м
	5420,34 
	2007,94 
	2140,74 
	235,23 
	1271,66 
	201,6 

	(403-9020)
	  Конструкции сборные железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	07-01-028-12
	      до 35 м
	6522,18 
	2007,94 
	3242,58 
	251,03 
	1271,66 
	201,6 

	(403-9020)
	  Конструкции сборные железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	Таблица 07-01-029. Укладка плит перекрытий и покрытий многоэтажных зданий 

   

	
	Измеритель: 100 шт. сборных конструкций

	
	Укладка в многоэтажных зданиях плит безбалочных перекрытий:

	07-01-029-01
	      надколонных при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т
	24732,75 
	4599,20 
	6360,95 
	809,48 
	13772,60 
	449,58 

	(403-9020)
	  Конструкции сборные железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	07-01-029-02
	      пролетных при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т
	21081,98 
	3347,42 
	4951,17 
	675,47 
	12783,39 
	339,84 

	(403-9020)
	  Конструкции сборные железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	
	Укладка в многоэтажных зданиях плит перекрытий и покрытий межколонных по ригелям с полками при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т, ширина плит:

	07-01-029-03
	      0,75 м
	51790,78 
	4249,38 
	3366,27 
	451,76 
	44175,13 
	436,73 

	(403-9020)
	  Конструкции сборные железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	07-01-029-04
	      1,5 м
	30866,06 
	4418,85 
	3539,73 
	494,85 
	22907,48 
	459,34 

	(403-9020)
	  Конструкции сборные железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	07-01-029-05
	      3 м
	30917,06 
	4985,51 
	4743,19 
	689,15 
	21188,36 
	524,79 

	(403-9020)
	  Конструкции сборные железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	
	Укладка в многоэтажных зданиях плит перекрытий и покрытий пролетных по ригелям с полками при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т, ширина плит:

	07-01-029-06
	      1,5 м
	18766,13 
	2999,32 
	3384,64 
	498,37 
	12382,17 
	311,78 

	(403-9020)
	  Конструкции сборные железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	07-01-029-07
	      3 м
	28537,54 
	4772,09 
	4616,53 
	683,19 
	19148,92 
	466,48 

	(403-9020)
	  Конструкции сборные железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  


	
	Укладка в многоэтажных зданиях безбалочных плит перекрытий:

	07-01-029-08
	      надколонных при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 8 т
	24981,80 
	4599,20 
	6622,01 
	809,48 
	13760,59 
	449,58 

	(403-9020)
	  Конструкции сборные железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	07-01-029-09
	      пролетных при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 8 т
	21287,81 
	3347,42 
	5169,01 
	675,47 
	12771,38 
	339,84 

	(403-9020)
	  Конструкции сборные железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	
	Укладка в многоэтажных зданиях плит перекрытий и покрытий межколонных по ригелям с полками при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 8 т, ширина плит:

	07-01-029-10
	      0,75 м
	51946,96 
	4249,38 
	3512,84 
	451,76 
	44184,74 
	436,73 

	(403-9020)
	  Конструкции сборные железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	07-01-029-11
	      1,5 м
	31071,32 
	4418,85 
	3699,32 
	494,85 
	22953,15 
	459,34 

	(403-9020)
	  Конструкции сборные железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	07-01-029-12
	      3 м
	33670,58 
	4985,51 
	4965,45 
	689,15 
	23719,62 
	524,79 

	(403-9020)
	  Конструкции сборные железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	
	Укладка в многоэтажных зданиях плит перекрытий и покрытий пролетных по ригелям с полками при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 8 т, ширина плит:

	07-01-029-13
	      1,5 м
	18981,72 
	2999,32 
	3574,07 
	498,37 
	12408,33 
	311,78 

	(403-9020)
	  Конструкции сборные железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	07-01-029-14
	      3 м
	28808,34 
	4772,09 
	4836,86 
	683,19 
	19199,39 
	466,48 

	(403-9020)
	  Конструкции сборные железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	
	Укладка в многоэтажных зданиях плит перекрытий безбалочных:

	07-01-029-15
	      надколонных при наибольшей массе монтажных элементов в здании более 8 т
	39605,05 
	4599,20 
	21231,43 
	922,39 
	13774,42 
	449,58 

	(403-9020)
	  Конструкции сборные железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	07-01-029-16
	      пролетных при наибольшей массе монтажных элементов в здании более 8 т
	33229,49 
	3347,42 
	17359,83 
	769,68 
	12522,24 
	339,84 

	(403-9020)
	  Конструкции сборные железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	
	Укладка в многоэтажных зданиях плит перекрытий и покрытий межколонных по ригелям с полками при наибольшей массе монтажных элементов в здании более 8 т, ширина плит:

	07-01-029-17
	      0,75 м
	60221,97 
	4249,38 
	11665,26 
	514,77 
	44307,33 
	436,73 

	(403-9020)
	  Конструкции сборные железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	07-01-029-18
	      1,5 м
	39982,78 
	4418,85 
	12630,29 
	563,87 
	22933,64 
	459,34 

	(403-9020)
	  Конструкции сборные железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	07-01-029-19
	      3 м
	45872,72 
	4985,51 
	17403,27 
	785,28 
	23483,94 
	524,79 

	(403-9020)
	  Конструкции сборные железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	
	Укладка в многоэтажных зданиях плит перекрытий и покрытий пролетных по ригелям с полками при наибольшей массе монтажных элементов в здании более 8 т, ширина плит:

	07-01-029-20
	      1,5 м
	27822,29 
	2999,32 
	12539,92 
	567,88 
	12283,05 
	311,78 

	(403-9020)
	  Конструкции сборные железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	07-01-029-21
	      3 м
	40888,46 
	4772,09 
	17167,08 
	778,48 
	18949,29 
	466,48 

	(403-9020)
	  Конструкции сборные железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	
	Укладка в многоэтажных зданиях плит перекрытий и покрытий межколонных по ригелям прямоугольным при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т, ширина плит:

	07-01-029-22
	      0,75 м
	91670,58 
	6449,34 
	3720,04 
	453,93 
	81501,20 
	662,83 

	(403-9020)
	  Конструкции сборные железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	07-01-029-23
	      1,5 м
	31176,50 
	6246,21 
	3892,23 
	534,41 
	21038,06 
	627,13 

	(403-9020)
	  Конструкции сборные железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	07-01-029-24
	Укладка в многоэтажных зданиях плит перекрытий и покрытий пролетных по ригелям прямоугольным при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т, ширина плит 1,5 м
	10591,45 
	1921,85 
	3884,61 
	568,56 
	4784,99 
	202,3 

	(403-9020)
	  Конструкции сборные железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	
	Укладка в многоэтажных зданиях плит покрытий по стропильным конструкциям площадью:

	07-01-029-25
	      до 10 м2 при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т
	9705,39 
	2283,61 
	3748,61 
	544,98 
	3673,17 
	240,38 

	(403-9020)
	  Конструкции сборные железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	07-01-029-26
	      до 20 м2 при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т
	13713,77 
	3120,18 
	5920,14 
	863,41 
	4673,45 
	328,44 

	(403-9020)
	  Конструкции сборные железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	
	Укладка в многоэтажных зданиях плит перекрытий и покрытий межколонных по ригелям прямоугольным при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 8 т, ширина плит:

	07-01-029-27
	      0,75 м
	92651,20 
	6449,34 
	3866,43 
	453,93 
	82335,43 
	662,83 

	(403-9020)
	  Конструкции сборные железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	07-01-029-28
	      1,5 м
	31897,03 
	6246,21 
	4064,59 
	534,41 
	21586,23 
	627,13 

	(403-9020)
	  Конструкции сборные железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	07-01-029-29
	Укладка в многоэтажных зданиях плит перекрытий и покрытий пролетных по ригелям прямоугольным при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 8 т, ширина плит 1,5 м
	10775,68 
	1921,85 
	4068,84 
	568,56 
	4784,99 
	202,3 

	(403-9020)
	  Конструкции сборные железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	
	Укладка в многоэтажных зданиях плит покрытий по стропильным конструкциям площадью:

	07-01-029-30
	      до 10 м2 при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 8 т
	9881,15 
	2283,61 
	3924,37 
	544,98 
	3673,17 
	240,38 

	(403-9020)
	  Конструкции сборные железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	07-01-029-31
	      до 20 м2 при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 8 т
	13990,20 
	3120,18 
	6198,59 
	863,41 
	4671,43 
	328,44 

	(403-9020)
	  Конструкции сборные железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	
	Укладка в многоэтажных зданиях плит перекрытий и покрытий межколонных по ригелям прямоугольным при наибольшей массе монтажных элементов в здании более 8 т, ширина плит:

	07-01-029-32
	      0,75 м
	100843,63 
	6449,34 
	12058,86 
	517,24 
	82335,43 
	662,83 

	(403-9020)
	  Конструкции сборные железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	07-01-029-33
	      1,5 м
	41542,08 
	6246,21 
	13709,64 
	608,95 
	21586,23 
	627,13 

	(403-9020)
	  Конструкции сборные железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	07-01-029-34
	Укладка в многоэтажных зданиях плит перекрытий и покрытий пролетных по ригелям прямоугольным при наибольшей массе монтажных элементов в здании более 8 т, ширина плит 1,5 м
	21037,00 
	1921,85 
	14330,16 
	647,86 
	4784,99 
	202,3 

	(403-9020)
	  Конструкции сборные железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	
	Укладка в многоэтажных зданиях плит покрытия по стропильным конструкциям площадью:

	07-01-029-35
	      до 10 м2 при наибольшей массе монтажных элементов в здании более 8 т
	19716,96 
	2283,61 
	13760,18 
	621,00 
	3673,17 
	240,38 

	(403-9020)
	  Конструкции сборные железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	07-01-029-36
	      до 20 м2 при наибольшей массе монтажных элементов в здании более 8 т
	29572,93 
	3120,18 
	21781,32 
	983,84 
	4671,43 
	328,44 

	(403-9020)
	  Конструкции сборные железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	Подраздел 1.6 СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ 

   

	Таблица 07-01-034. Установка панелей наружных стен одноэтажных зданий 

   

	
	Измеритель: 100 шт. сборных конструкций

	
	Установка панелей наружных стен одноэтажных зданий длиной:

	07-01-034-01
	      до 7 м, площадью до 10 м2 при высоте здания до 25 м
	22375,76 
	6450,63 
	12759,10 
	1370,99 
	3166,03 
	630,56 

	(403-9020)
	  Конструкции сборные железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	07-01-034-02
	      до 7 м, площадью до 10 м2 при высоте здания до 35 м
	28347,02 
	6450,63 
	18730,36 
	1456,99 
	3166,03 
	630,56 

	(403-9020)
	  Конструкции сборные железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	07-01-034-03
	      до 7 м, площадью более 10 м2 при высоте здания до 25 м
	28488,19 
	7970,46 
	17351,70 
	1786,16 
	3166,03 
	790,72 

	(403-9020)
	  Конструкции сборные железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	07-01-034-04
	      до 7 м, площадью более 10 м2 при высоте здания до 35 м
	36854,80 
	7970,46 
	25718,31 
	1906,12 
	3166,03 
	790,72 

	(403-9020)
	  Конструкции сборные железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	07-01-034-05
	      более 7 м, площадью до 15 м2 при высоте здания до 25 м
	49702,38 
	8335,66 
	27039,46 
	1946,61 
	14327,26 
	826,95 

	(403-9020)
	  Конструкции сборные железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	07-01-034-06
	      более 7 м, площадью до 15 м2 при высоте здания до 35 м
	65097,52 
	8335,66 
	42434,60 
	3387,04 
	14327,26 
	826,95 

	(403-9020)
	  Конструкции сборные железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	07-01-034-07
	      более 7 м, площадью более 15 м2 при высоте здания до 25 м
	58470,68 
	10002,79 
	34140,63 
	2393,71 
	14327,26 
	992,34 

	(403-9020)
	  Конструкции сборные железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	07-01-034-08
	      более 7 м, площадью более 15 м2 при высоте здания до 35 м
	77401,83 
	10002,79 
	53071,78 
	4164,99 
	14327,26 
	992,34 

	(403-9020)
	  Конструкции сборные железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	
	При установке панелей наружных стен одноэтажных зданий с угловыми блоками добавлять:

	07-01-034-09
	      к расценкам 07-01-034-01, 07-01-034-03, 07-01-034-05, 07-01-034-07
	10515,24 
	2693,60 
	6805,52 
	789,15 
	1016,12 
	280 

	07-01-034-10
	      к расценкам 07-01-034-02, 07-01-034-04, 07-01-034-06, 07-01-034-08
	14211,73 
	2693,60 
	10502,01 
	842,15 
	1016,12 
	280 

	
	При установке панелей наружных стен одноэтажных зданий с карнизными панелями при массе блока:

	07-01-034-11
	      до 3 т добавлять к расценкам 07-01-034-01, 07-01-034-03, 07-01-034-05, 07-01-034-07
	20889,58 
	5577,06 
	7686,42 
	789,15 
	7626,10 
	553,28 

	07-01-034-12
	      до 3 т добавлять к расценкам 07-01-034-02, 07-01-034-04, 07-01-034-06, 07-01-034-08
	24586,07 
	5577,06 
	11382,91 
	842,15 
	7626,10 
	553,28 

	07-01-034-13
	      до 6 т добавлять к расценкам 07-01-034-01, 07-01-034-03, 07-01-034-05, 07-01-034-07
	24623,53 
	6514,64 
	9913,13 
	1047,14 
	8195,76 
	654,08 

	07-01-034-14
	      до 6 т добавлять к расценкам 07-01-034-02, 07-01-034-04, 07-01-034-06, 07-01-034-08
	29528,49 
	6514,64 
	14818,09 
	1117,47 
	8195,76 
	654,08 

	
	Установка простеночных панелей наружных стен одноэтажных зданий площадью:

	07-01-034-15
	      до 5 м2 при высоте здания до 25 м
	19540,62 
	5910,68 
	9037,17 
	919,50 
	4592,77 
	569,43 

	(403-9020)
	  Конструкции сборные железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	07-01-034-16
	      до 5 м2 при высоте здания до 35 м
	23521,46 
	5910,68 
	13018,01 
	976,51 
	4592,77 
	569,43 

	(403-9020)
	  Конструкции сборные железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	07-01-034-17
	      более 5 м2 при высоте здания до 25 м
	24607,61 
	7440,38 
	12574,46 
	1345,92 
	4592,77 
	716,8 

	(403-9020)
	  Конструкции сборные железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	07-01-034-18
	      более 5 м2 при высоте здания до 35 м
	30578,87 
	7440,38 
	18545,72 
	1431,35 
	4592,77 
	716,8 

	(403-9020)
	  Конструкции сборные железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	
	Установка угловых блоков одноэтажных зданий при высоте здания:

	07-01-034-19
	      до 25 м
	11885,84 
	1919,23 
	4505,56 
	473,03 
	5461,05 
	190,4 

	(403-9020)
	  Конструкции сборные железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	07-01-034-20
	      до 35 м
	14018,43 
	1919,23 
	6638,15 
	503,75 
	5461,05 
	190,4 

	(403-9020)
	  Конструкции сборные железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	Таблица 07-01-035. Установка панелей наружных стен многоэтажных зданий, карнизных панелей 

   

	
	Измеритель: 100 шт. сборных конструкций

	
	Установка панелей наружных стен многоэтажных зданий длиной:

	07-01-035-01
	      до 6 м рядовых при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т, площадь панелей до 10 м2
	21230,09 
	6890,31 
	11173,75 
	1614,75 
	3166,03 
	673,54 


	(403-9020)
	  Конструкции сборные железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	07-01-035-02
	      до 6 м рядовых при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т, площадь панелей более 10 м2
	26966,20 
	8643,33 
	15156,84 
	2213,26 
	3166,03 
	844,9 

	(403-9020)
	  Конструкции сборные железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	07-01-035-03
	      более 6 м рядовых при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т, площадь панелей до 10 м2
	36610,65 
	7263,09 
	14767,56 
	2138,05 
	14580,00 
	699,72 

	(403-9020)
	  Конструкции сборные железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	07-01-035-04
	      более 6 м рядовых при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т, площадь панелей более 10 м2
	41439,38 
	9641,57 
	17217,81 
	2504,45 
	14580,00 
	942,48 

	(403-9020)
	  Конструкции сборные железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	
	Установка панелей наружных стен многоэтажных зданий простеночных при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т, площадь панелей:

	07-01-035-05
	      до 5 м2
	18368,68 
	5189,00 
	8586,91 
	1160,69 
	4592,77 
	546,21 

	(403-9020)
	  Конструкции сборные железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	07-01-035-06
	      более 5 м2
	22387,59 
	6489,40 
	11305,42 
	1577,76 
	4592,77 
	643,79 

	(403-9020)
	  Конструкции сборные железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	07-01-035-07
	Установка карнизных панелей многоэтажных зданий при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т
	8052,80 
	2097,87 
	4053,96 
	579,53 
	1900,97 
	210,63 

	(403-9020)
	  Конструкции сборные железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	
	Установка панелей наружных стен многоэтажных зданий длиной:

	07-01-035-08
	      до 6 м рядовых при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 8 т, площадь панелей до 10 м2
	21750,87 
	6890,31 
	11694,53 
	1614,75 
	3166,03 
	673,54 

	(403-9020)
	  Конструкции сборные железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	07-01-035-09
	      до 6 м рядовых при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 8 т, площадь панелей более 10 м2
	27680,00 
	8643,33 
	15870,64 
	2213,26 
	3166,03 
	844,9 

	(403-9020)
	  Конструкции сборные железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	07-01-035-10
	      более 6 м рядовых при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 8 т, площадь панелей до 10 м2
	37300,19 
	7263,09 
	15457,10 
	2138,05 
	14580,00 
	699,72 

	(403-9020)
	  Конструкции сборные железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	07-01-035-11
	      более 6 м рядовых при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 8 т, площадь панелей более 10 м2
	42247,09 
	9641,57 
	18025,52 
	2504,45 
	14580,00 
	942,48 

	(403-9020)
	  Конструкции сборные железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	
	Установка панелей наружных стен многоэтажных зданий простеночных при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 8 т, площадь панелей:

	07-01-035-12
	      до 5 м2
	18743,01 
	5189,00 
	8961,24 
	1160,69 
	4592,77 
	546,21 

	(403-9020)
	  Конструкции сборные железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	07-01-035-13
	      более 5 м2
	22896,43 
	6489,40 
	11814,26 
	1577,76 
	4592,77 
	643,79 

	(403-9020)
	  Конструкции сборные железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	07-01-035-14
	Установка карнизных панелей многоэтажных зданий при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 8 т
	8239,71 
	2097,87 
	4240,87 
	579,53 
	1900,97 
	210,63 

	(403-9020)
	  Конструкции сборные железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	
	Установка панелей наружных стен многоэтажных зданий длиной:

	07-01-035-15
	      до 6 м рядовых при наибольшей массе монтажных элементов в здании более 8 т, площадь панелей до 10 м2
	50893,89 
	6890,31 
	40837,55 
	1839,98 
	3166,03 
	673,54 

	(403-9020)
	  Конструкции сборные железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	07-01-035-16
	      до 6 м рядовых при наибольшей массе монтажных элементов в здании более 8 т, площадь панелей более 10 м2
	67624,80 
	8643,33 
	55815,44 
	2521,97 
	3166,03 
	844,9 

	(403-9020)
	  Конструкции сборные железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	07-01-035-17
	      более 6 м рядовых при наибольшей массе монтажных элементов в здании более 8 т, площадь панелей до 10 м2
	75887,73 
	7263,09 
	54044,64 
	2436,28 
	14580,00 
	699,72 

	(403-9020)
	  Конструкции сборные железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	07-01-035-18
	      более 6 м рядовых при наибольшей массе монтажных элементов в здании более 8 т, площадь панелей более 10 м2
	87447,26 
	9641,57 
	63225,69 
	2853,78 
	14580,00 
	942,48 

	(403-9020)
	  Конструкции сборные железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	
	Установка панелей наружных стен многоэтажных зданий простеночных при наибольшей массе монтажных элементов в здании более 8 т, площадь панелей:

	07-01-035-19
	      до 5 м2
	39691,16 
	5189,00 
	29909,39 
	1322,59 
	4592,77 
	546,21 

	(403-9020)
	  Конструкции сборные железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  


	07-01-035-20
	      более 5 м2
	51371,84 
	6489,40 
	40289,67 
	1797,83 
	4592,77 
	643,79 

	(403-9020)
	  Конструкции сборные железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	07-01-035-21
	Установка карнизных панелей многоэтажных зданий при наибольшей массе монтажных элементов в здании более 8 т
	18699,11 
	2097,87 
	14700,27 
	660,37 
	1900,97 
	210,63 

	(403-9020)
	  Конструкции сборные железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	Таблица 07-01-036. Установка панелей перегородок одноэтажных зданий 

   

	
	Измеритель: 100 шт. сборных конструкций

	
	Установка панелей перегородок одноэтажных зданий при горизонтальных стыках и заполнении швов:

	07-01-036-01
	      раствором, площадь панелей до 10 м2
	18520,49 
	3456,72 
	3939,20 
	333,47 
	11124,57 
	337,9 

	(403-9020)
	  Конструкции сборные железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	07-01-036-02
	      раствором, площадь панелей до 15 м2
	21710,21 
	4036,55 
	5187,64 
	426,42 
	12486,02 
	394,58 

	(403-9020)
	  Конструкции сборные железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	07-01-036-03
	      упругими прокладками, площадь панелей до 10 м2
	20232,42 
	3568,22 
	3942,52 
	333,47 
	12721,68 
	348,8 

	(403-9020)
	  Конструкции сборные железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	07-01-036-04
	      упругими прокладками, площадь панелей до 15 м2
	24068,03 
	4203,81 
	5191,90 
	426,42 
	14672,32 
	410,93 

	(403-9020)
	  Конструкции сборные железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	
	Установка панелей перегородок одноэтажных зданий при вертикальных стыках и заполнении швов раствором, площадь панелей:

	07-01-036-05
	      до 2 м2
	5757,84 
	2280,23 
	2834,24 
	307,18 
	643,37 
	234,35 

	(403-9020)
	  Конструкции сборные железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	07-01-036-06
	      более 2 м2
	7787,85 
	3287,77 
	3336,33 
	335,23 
	1163,75 
	337,9 

	(403-9020)
	  Конструкции сборные железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	Таблица 07-01-037. Герметизация швов стеновых панелей 

   

	
	Измеритель: 100 м шва

	
	Заполнение вертикальных швов стеновых панелей:

	07-01-037-01
	      цементным раствором
	577,56 
	222,54 
	62,27 
	0,00 
	292,75 
	23,7 

	07-01-037-02
	      упругими прокладками
	701,74 
	61,85 
	16,88 
	0,00 
	623,01 
	6,51 

	
	Герметизация мастикой швов:

	07-01-037-03
	      горизонтальных
	929,22 
	151,05 
	41,67 
	0,00 
	736,50 
	15,9 

	07-01-037-04
	      вертикальных
	1069,33 
	184,87 
	49,76 
	0,00 
	834,70 
	19 

	Таблица 07-01-038. Монтаж сборных железобетонных арочных панелей (полуарок) 

   

	
	Измеритель: 1 м3 арок

	
	Монтаж сборных железобетонных арочных панелей (полуарок) пролетом:

	07-01-038-01
	      12,8 м
	703,91 
	33,87 
	548,37 
	25,56 
	121,67 
	3,65 

	(403-9022)
	  Конструкции сборные железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	07-01-038-02
	      10,8 м
	1002,14 
	49,00 
	787,51 
	36,30 
	165,63 
	5,28 

	(403-9022)
	  Конструкции сборные железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	Таблица 07-01-039. Заделка деформационных швов плит-оболочек цементным раствором 

   

	
	Измеритель: 100 п. м

	07-01-039-01
	Заделка деформационных швов плит-оболочек цементным раствором 1:3 на глубину 30 мм
	745,53 
	632,70 
	0,00 
	0,00 
	112,83 
	74 

	Подраздел 1.7 УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ КРЕПЕЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 

   

	Таблица 07-01-044. Установка стальных крепежных элементов 

   

	
	Измеритель: 1 т стальных элементов

	07-01-044-01
	Установка арматурных стыковых накладок
	11182,97 
	1817,30 
	545,02 
	0,00 
	8820,65 
	170 

	07-01-044-02
	Установка стальных конструкций для крепления подвесных путей
	9434,78 
	205,09 
	175,99 
	0,00 
	9053,70 
	22,1 

	
	Установка монтажных изделий массой:

	07-01-044-03
	      до 20 кг
	10752,30 
	456,46 
	278,72 
	0,00 
	10017,12 
	42,7 

	07-01-044-04
	      более 20 кг
	10496,09 
	335,67 
	269,67 
	0,00 
	9890,75 
	31,4 

	Подраздел 1.8 ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ И ПЛОЩАДКИ 

   

	Таблица 07-01-047. Установка лестничных маршей и площадок 

   

	
	Измеритель: 100 шт. сборных конструкций

	
	Установка лестничных площадок при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т с опиранием:

	07-01-047-01
	      на стену
	7088,34 
	1955,47 
	4800,95 
	739,15 
	331,92 
	208,25 

	(403-9020)
	  Конструкции сборные железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	07-01-047-02
	      на стену и балку
	10260,12 
	2790,47 
	5010,70 
	741,46 
	2458,95 
	286,79 

	(403-9020)
	  Конструкции сборные железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	07-01-047-03
	Установка лестничных маршей при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т
	13196,01 
	3262,84 
	7414,89 
	1114,49 
	2518,28 
	347,48 

	(403-9020)
	  Конструкции сборные железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	07-01-047-04
	Установка балок для опирания лестничных площадок при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т
	6556,30 
	2106,40 
	4416,34 
	679,94 
	33,56 
	218,96 

	(403-9020)
	  Конструкции сборные железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	
	Установка лестничных площадок при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 8 т с опиранием:

	07-01-047-05
	      на стену
	7326,72 
	1955,47 
	5039,33 
	739,15 
	331,92 
	208,25 

	(403-9020)
	  Конструкции сборные железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	07-01-047-06
	      на стену и балку
	10499,25 
	2790,47 
	5249,83 
	741,46 
	2458,95 
	286,79 

	(403-9020)
	  Конструкции сборные железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	07-01-047-07
	Установка лестничных маршей при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 8 т
	13555,44 
	3262,84 
	7774,32 
	1114,49 
	2518,28 
	347,48 

	(403-9020)
	  Конструкции сборные железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	07-01-047-08
	Установка балок для опирания лестничных площадок при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 8 т
	6775,59 
	2106,40 
	4635,63 
	679,94 
	33,56 
	218,96 

	(403-9020)
	  Конструкции сборные железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	
	Установка лестничных площадок при наибольшей массе монтажных элементов в здании более 8 т с опиранием:

	07-01-047-09
	      на стену
	20666,92 
	1955,47 
	18379,53 
	842,25 
	331,92 
	208,25 

	(403-9020)
	  Конструкции сборные железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	07-01-047-10
	      на стену и балку
	23881,02 
	2790,47 
	18631,60 
	844,88 
	2458,95 
	286,79 

	(403-9020)
	  Конструкции сборные железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	07-01-047-11
	Установка лестничных маршей при наибольшей массе монтажных элементов в здании более 8 т
	33703,37 
	3262,84 
	27922,25 
	1271,48 
	2518,28 
	347,48 

	(403-9020)
	  Конструкции сборные железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	07-01-047-12
	Установка балок для опирания лестничных площадок при наибольшей массе монтажных элементов в здании более 8 т
	19047,11 
	2106,40 
	16907,15 
	774,78 
	33,56 
	218,96 

	(403-9020)
	  Конструкции сборные железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	Подраздел 1.9 ЗАКРОМА СБОРНО-МОНОЛИТНЫЕ И СИЛОСЫ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ 

   

	Таблица 07-01-050. Установка закромов сборно-монолитных ячеек 

   

	
	Измеритель: 100 шт. сборных конструкций

	07-01-050-01
	Установка закромов сборно-монолитных ячеек
	113269,32 
	6983,54 
	8788,48 
	611,65 
	97497,30 
	725,94 

	(403-9020)
	  Конструкции сборные железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	Таблица 07-01-051. Установка конструкций силосов для хранения сыпучих материалов 

   

	
	Измеритель: 100 шт. сборных конструкций

	
	Установка (при диаметре банок силосов 3 м):

	07-01-051-01
	      балок кольцевых
	19269,96 
	6690,90 
	7763,40 
	763,41 
	4815,66 
	663,78 

	(403-9020)
	  Конструкции сборные железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	07-01-051-02
	      стен
	23810,25 
	5225,17 
	7105,12 
	666,80 
	11479,96 
	518,37 

	(403-9020)
	  Конструкции сборные железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	07-01-051-03
	      плит покрытия
	14378,16 
	4229,37 
	4633,51 
	338,89 
	5515,28 
	419,58 

	(403-9020)
	  Конструкции сборные железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	07-01-051-04
	Установка балок криволинейных (при диаметре банок силосов 12 м)
	152543,63 
	42121,17 
	34915,41 
	2236,97 
	75507,05 
	4329 

	(403-9020)
	  Конструкции сборные железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	Подраздел 1.10 ОГРАДЫ, ВОРОТА И КАЛИТКИ 

   

	Таблица 07-01-054. Установка оград 

   

	
	Измеритель: 100 м ограды

	
	Установка железобетонных оград из панелей длиной:

	07-01-054-01
	      4 м
	5830,54 
	1163,25 
	4257,70 
	479,43 
	409,59 
	125,35 

	(403-9012)
	  Панели, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(24,8)  
	-  

	(403-9025)
	  Фундаменты железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(24,8)  
	-  

	07-01-054-02
	      3 м
	5209,77 
	920,48 
	4009,95 
	448,34 
	279,34 
	99,19 

	(403-9012)
	  Панели, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(33,3)  
	-  

	(403-9025)
	  Фундаменты железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(33,3)  
	-  

	(403-9120)
	  Столбы бетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(33,3)  
	-  

	07-01-054-03
	      4,8 м при шаге столбов 2,4 м
	4695,89 
	711,23 
	3674,54 
	410,70 
	310,12 
	81,75 

	(403-9012)
	  Панели, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(20,7)  
	-  

	(403-9025)
	  Фундаменты железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(41,5)  
	-  

	(403-9120)
	  Столбы бетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(41,5)  
	-  

	
	Установка металлических оград по железобетонным столбам:

	07-01-054-04
	      с цоколем из сетки высотой до 1,5 м
	12471,66 
	2969,60 
	5128,88 
	592,27 
	4373,18 
	305,2 

	(403-9012)
	  Панели, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(33,3)  
	-  

	(403-9120)
	  Столбы бетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(33,3)  
	-  

	07-01-054-05
	      с цоколем из сетчатых панелей высотой до 1,6 м
	17907,72 
	2426,45 
	5128,88 
	592,27 
	10352,39 
	246,34 

	(403-9012)
	  Панели, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(33,3)  
	-  

	(403-9120)
	  Столбы бетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(33,3)  
	-  

	07-01-054-06
	      с цоколем из сетчатых панелей высотой до 2 м
	22054,00 
	2426,45 
	5128,88 
	592,27 
	14498,67 
	246,34 

	(403-9012)
	  Панели, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(33,3)  
	-  

	(403-9120)
	  Столбы бетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(33,3)  
	-  

	07-01-054-07
	      без цоколя из сетки высотой до 1,2 м
	8045,14 
	1856,00 
	2440,86 
	273,98 
	3748,28 
	190,75 

	(403-9120)
	  Столбы бетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(29,5)  
	-  

	07-01-054-08
	      без цоколя из сетки высотой до 1,7 м
	9358,14 
	2131,75 
	2475,66 
	275,88 
	4750,73 
	219,09 

	(403-9120)
	  Столбы бетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(29,5)  
	-  

	07-01-054-09
	      без цоколя из сетки высотой до 2,2 м
	10778,10 
	2365,07 
	2509,59 
	277,78 
	5903,44 
	243,07 

	(403-9120)
	  Столбы бетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(29,5)  
	-  

	07-01-054-10
	      без цоколя из сетчатых панелей высотой до 1,2 м
	13791,84 
	1465,61 
	2739,88 
	308,94 
	9586,35 
	147,15 

	(403-9120)
	  Столбы бетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(33,3)  
	-  

	07-01-054-11
	      без цоколя из сетчатых панелей высотой до 1,7 м
	18048,91 
	1541,61 
	2774,68 
	310,84 
	13732,62 
	154,78 

	(403-9120)
	  Столбы бетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(33,3)  
	-  

	07-01-054-12
	      без цоколя из сетчатых панелей высотой до 2,2 м
	22333,66 
	1617,60 
	2808,86 
	312,87 
	17907,20 
	162,41 

	(403-9120)
	  Столбы бетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(33,3)  
	-  

	07-01-054-13
	      из колючей проволоки
	4535,96 
	990,27 
	1538,72 
	177,23 
	2006,97 
	106,71 

	(403-9120)
	  Столбы бетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(33,3)  
	-  

	07-01-054-14
	Устройство песчаных подушек толщиной 30 см
	875,11 
	362,00 
	121,62 
	12,21 
	391,49 
	46,83 

	Таблица 07-01-055. Устройство ворот и калиток 

   

	
	Измеритель: 100 шт.

	
	Устройство ворот распашных с установкой столбов:

	07-01-055-01
	      металлических
	46991,01 
	19848,25 
	13092,31 
	1462,12 
	14050,45 
	1940,2 

	(201-9100)
	  Полотна ворот, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(200)  
	-  

	(201-9212)
	  Стойки металлические опорные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(200)  
	-  

	07-01-055-02
	      металлических и бетонных
	45545,95 
	13679,06 
	23336,55 
	2533,71 
	8530,34 
	1373,4 

	(201-9100)
	  Полотна ворот, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(200)  
	-  

	(201-9212)
	  Стойки металлические опорные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	(403-9120)
	  Столбы бетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	07-01-055-03
	      бетонных
	43170,38 
	8944,39 
	30983,53 
	3468,27 
	3242,46 
	929,77 

	(201-9100)
	  Полотна ворот, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(200)  
	-  

	(403-9120)
	  Столбы бетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(200)  
	-  

	07-01-055-04
	      железобетонных без фундаментов
	48545,78 
	10170,87 
	25812,00 
	3048,93 
	12562,91 
	1045,31 

	(201-9100)
	  Полотна ворот, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(200)  
	-  

	(403-9012)
	  Панели, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(200)  
	-  

	07-01-055-05
	      железобетонных с фундаментами
	60190,91 
	13875,70 
	43490,13 
	5100,53 
	2825,08 
	1460,6 

	(201-9100)
	  Полотна ворот, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(200)  
	-  

	(403-9012)
	  Панели, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(200)  
	-  

	(403-9025)
	  Фундаменты железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(200)  
	-  

	07-01-055-06
	      железобетонных с фундаментами и ложными калитками
	64219,17 
	15833,56 
	45560,53 
	5293,52 
	2825,08 
	1645,9 

	(201-9100)
	  Полотна ворот, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(200)  
	-  

	(201-9120)
	  Полотна ложных калиток, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(200)  
	-  

	(403-9012)
	  Панели, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(200)  
	-  

	(403-9025)
	  Фундаменты железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(200)  
	-  

	
	Устройство калиток:

	07-01-055-07
	      с установкой столбов бетонных
	30045,71 
	5498,51 
	23018,39 
	2716,77 
	1528,81 
	578,79 

	(201-9110)
	  Полотна калиток, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	(403-9120)
	  Столбы бетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	07-01-055-08
	      с установкой столбов металлических
	11633,41 
	8881,65 
	373,67 
	0,93 
	2378,09 
	855,65 

	(201-9110)
	  Полотна калиток, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	(201-9212)
	  Стойки металлические опорные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	07-01-055-09
	      без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей
	1076,65 
	691,09 
	132,82 
	0,00 
	252,74 
	77,39 

	(201-9110)
	  Полотна калиток, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	07-01-055-10
	      без установки столбов при железобетонных оградах со столбами
	5416,07 
	852,71 
	4184,25 
	459,62 
	379,11 
	97,12 

	(201-9110)
	  Полотна калиток, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	07-01-055-11
	Установка дополнительных бетонных столбов
	17891,46 
	4141,89 
	12094,39 
	1385,30 
	1655,18 
	430,55 

	(403-9120)
	  Столбы бетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	Таблица 07-01-056. Установка ограждения и козырька из спиралей армированной колючей ленты (АКЛ) типа "Репейник" 

   

	
	Измеритель: 100 м ограждения и козырька

	
	Установка ограждения и козырька из спиралей армированной колючей ленты (АКЛ) типа "Репейник":

	07-01-056-01
	      монтаж ограждения высотой 2,8 м, с установкой опор
	36867,91 
	2502,20 
	28253,97 
	1496,84 
	6111,74 
	230,83 

	(101-9112)
	  Лента несущая, (м)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(600)  
	-  

	(201-9101)
	  Спираль объемная, (м)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	(201-9102)
	  Спираль плоская, (м)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(200)  
	-  

	(201-9213)
	  Стойка металлическая опорная под «Репейник», (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(29)  
	-  

	(509-9047)
	  Скобы монтажные, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(17,52)  
	-  

	07-01-056-02
	      установка козырька высотой до 1 м по существующему ограждению
	2032,28 
	630,45 
	910,98 
	63,10 
	490,85 
	58,16 

	(101-9112)
	  Лента несущая, (м)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	(201-9101)
	  Спираль объемная, (м)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	(509-9047)
	  Скобы монтажные, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(5,84)  
	-  

	Подраздел 1.11 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ В РАЙОНАХ С СЕЙСМИЧНОСТЬЮ 7-9 БАЛЛОВ 

   

	Таблица 07-01-058. Усиление сборных железобетонных конструкций 

   

	
	Измеритель: 1 т арматуры или болтов

	
	Усиление сборных железобетонных конструкций:

	07-01-058-01
	      установкой каркасов, сеток и стержневой арматуры
	489,74 
	450,59 
	39,15 
	0,00 
	0,00 
	52,7 

	(204-9171)
	  Арматурная сталь для монолитных железобетонных конструкций, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	07-01-058-02
	      соединением болтами
	10751,18 
	1254,00 
	32,19 
	0,00 
	9464,99 
	132 

	Таблица 07-01-059. Замоноличивание ригелей 

   

	
	Измеритель: 100 м3 бетона в деле

	07-01-059-01
	Замоноличивание ригелей
	56821,79 
	1374,27 
	1907,10 
	192,00 
	53540,42 
	139,52 

	Таблица 07-01-060. Укладка резиновых прокладок 

   

	
	Измеритель: 100 м2 площади прокладок

	
	Укладка резиновых прокладок толщиной:

	07-01-060-01
	      30 мм
	96216,14 
	152,46 
	93,08 
	0,00 
	95970,60 
	18 

	07-01-060-02
	      50 мм
	161490,33 
	162,62 
	155,71 
	0,00 
	161172,00 
	19,2 

	Таблица 07-01-061. Устройство антисейсмических швов 

   

	
	Измеритель: 100 м шва

	07-01-061-01
	Устройство антисейсмических швов
	3862,09 
	903,47 
	29,58 
	0,00 
	2929,04 
	85,8 

	Раздел 2. СООРУЖЕНИЯ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ 

   

	Таблица 07-02-001. Установка панелей стен и перегородок емкостных сооружений 

   

	
	Измеритель: 100 м3 сборных железобетонных конструкций

	
	Установка панелей стен при вертикальных стыках, замоноличиваемых бетоном, панели площадью:

	07-02-001-01
	      до 6 м2
	77824,62 
	14098,19 
	39700,47 
	3373,49 
	24025,96 
	1448,94 

	(403-9022)
	  Конструкции сборные железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	07-02-001-02
	      до 9 м2
	51457,15 
	8341,33 
	22125,74 
	1939,46 
	20990,08 
	857,28 

	(403-9022)
	  Конструкции сборные железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	07-02-001-03
	      до 12 м2
	43660,64 
	6655,32 
	20539,57 
	1802,45 
	16465,75 
	684 

	(403-9022)
	  Конструкции сборные железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	07-02-001-04
	      до 15 м2
	36944,88 
	5501,73 
	17277,43 
	1539,93 
	14165,72 
	565,44 

	(403-9022)
	  Конструкции сборные железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	07-02-001-05
	      более 15 м2
	32702,00 
	5024,09 
	14857,39 
	1285,63 
	12820,52 
	516,35 

	(403-9022)
	  Конструкции сборные железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	
	Установка панелей стен (шпоночного типа) при вертикальных стыках, инъецируемых раствором, панели площадью:

	07-02-001-06
	      до 6 м2
	71996,79 
	9723,95 
	42318,63 
	3522,15 
	19954,21 
	976,3 

	(403-9022)
	  Конструкции сборные железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	07-02-001-07
	      до 9 м2
	47699,33 
	6145,02 
	23923,55 
	2050,65 
	17630,76 
	616,97 

	(403-9022)
	  Конструкции сборные железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	07-02-001-08
	      до 12 м2
	39416,35 
	4908,49 
	21102,79 
	1802,67 
	13405,07 
	492,82 

	(403-9022)
	  Конструкции сборные железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	07-02-001-09
	      до 15 м2
	33191,01 
	4087,58 
	18170,37 
	1582,88 
	10933,06 
	410,4 

	(403-9022)
	  Конструкции сборные железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	07-02-001-10
	      более 15 м2
	28138,88 
	3464,19 
	15371,07 
	1306,68 
	9303,62 
	347,81 

	(403-9022)
	  Конструкции сборные железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	
	Установка панелей стен с опорной пятой шпоночного и клиновидного типа при вертикальных стыках, площадь вертикальной проекции панели:

	07-02-001-11
	      до 9 м2
	36447,04 
	4859,68 
	23794,74 
	2133,23 
	7792,62 
	487,92 

	(403-9022)
	  Конструкции сборные железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	07-02-001-12
	      до 12 м2
	28814,85 
	3758,31 
	19138,32 
	1686,43 
	5918,22 
	377,34 

	(403-9022)
	  Конструкции сборные железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	07-02-001-13
	      до 15 м2
	27203,60 
	3236,00 
	18673,86 
	1639,79 
	5293,74 
	324,9 

	(403-9022)
	  Конструкции сборные железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	07-02-001-14
	      более 15 м2
	23715,37 
	3258,71 
	16037,92 
	1419,09 
	4418,74 
	327,18 

	(403-9022)
	  Конструкции сборные железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	07-02-001-15
	Установка панелей перегородок (ненесущих)
	36245,93 
	4825,62 
	21421,90 
	1845,56 
	9998,41 
	484,5 

	(403-9022)
	  Конструкции сборные железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	Таблица 07-02-002. Установка опор, лотков емкостных сооружений 

   

	
	Измеритель: 100 м3 сборных железобетонных конструкций

	
	Установка опор из плит и колец диаметром:

	07-02-002-01
	      до 1000 мм
	33571,42 
	5141,59 
	27138,03 
	2273,15 
	1291,80 
	547,56 

	(403-9022)
	  Конструкции сборные железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	07-02-002-02
	      более 1000 мм
	22954,40 
	3132,91 
	18744,27 
	1355,95 
	1077,22 
	329,78 

	(403-9022)
	  Конструкции сборные железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	
	Установка в сооружениях:

	07-02-002-03
	      угловых лотков сечением до 0,2 м2
	143820,91 
	33176,77 
	63103,92 
	5399,37 
	47540,22 
	3409,74 

	(403-9022)
	  Конструкции сборные железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	07-02-002-04
	      угловых лотков сечением более 0,2 м2
	104596,41 
	24580,32 
	43740,49 
	3789,67 
	36275,60 
	2526,24 

	(403-9022)
	  Конструкции сборные железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	07-02-002-05
	      прямоугольных лотков сечением до 0,2 м2
	42944,75 
	8652,41 
	27663,65 
	2454,85 
	6628,69 
	910,78 

	(403-9022)
	  Конструкции сборные железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	07-02-002-06
	      прямоугольных лотков сечением более 0,2 м2
	23659,69 
	4630,88 
	15053,97 
	1330,79 
	3974,84 
	481,38 

	(403-9022)
	  Конструкции сборные железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	
	Установка лотков между сооружениями сечением:

	07-02-002-07
	      до 0,5 м2
	32330,83 
	8783,99 
	19976,02 
	1983,45 
	3570,82 
	924,63 

	(403-9022)
	  Конструкции сборные железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	07-02-002-08
	      более 0,5 м2
	26382,22 
	7026,26 
	15902,24 
	1562,86 
	3453,72 
	730,38 

	(403-9022)
	  Конструкции сборные железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	Таблица 07-02-003. Установка конструкций секционных вентиляторных градирен 

   

	
	Измеритель: 100 шт. сборных конструкций

	
	Установка железобетонных колонн:

	07-02-003-01
	      в стаканы фундаментов
	15993,31 
	4729,56 
	9146,26 
	1026,95 
	2117,49 
	486,08 

	(403-9020)
	  Конструкции сборные железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	07-02-003-02
	      на нижестоящие колонны
	18679,65 
	4082,80 
	11156,20 
	1228,85 
	3440,65 
	409,92 

	(403-9020)
	  Конструкции сборные железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	07-02-003-03
	Установка колонн в стальной обойме на фундаменты
	16958,07 
	5052,80 
	11305,49 
	1294,30 
	599,78 
	493,92 

	(403-9020)
	  Конструкции сборные железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	
	Укладка:

	07-02-003-04
	      балок
	6056,78 
	2373,26 
	2958,34 
	303,93 
	725,18 
	231,99 

	(403-9020)
	  Конструкции сборные железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	07-02-003-05
	      ригелей
	21766,16 
	5124,47 
	4619,37 
	463,95 
	12022,32 
	508,38 

	(403-9020)
	  Конструкции сборные железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	
	Установка капителей стен:

	07-02-003-06
	      водосборного бассейна
	22531,18 
	4510,68 
	10031,08 
	1085,22 
	7989,42 
	452,88 

	(403-9020)
	  Конструкции сборные железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	07-02-003-07
	      каркаса градирен
	32198,49 
	8722,87 
	13085,83 
	1343,89 
	10389,79 
	875,79 

	(403-9020)
	  Конструкции сборные железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	07-02-003-08
	Укладка плит покрытия
	13354,21 
	1987,26 
	3074,79 
	305,01 
	8292,16 
	204,24 

	(403-9020)
	  Конструкции сборные железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	Раздел 3. СООРУЖЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ ПО ХРАНЕНИЮ И ПЕРЕРАБОТКЕ ЗЕРНА 

   

	Таблица 07-03-001. Монтаж конструкций сооружений предприятий по хранению и переработке зерна 

   

	
	Измеритель: 100 м3 сборных изделий

	
	Монтаж стен силосов из блоков:

	07-03-001-01
	      объемных с болтовым соединением
	35605,81 
	4658,99 
	10258,49 
	1044,03 
	20688,33 
	490,42 

	(403-9022)
	  Конструкции сборные железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	07-03-001-02
	      объемных с безболтовым соединением
	31531,62 
	4347,68 
	10420,05 
	1063,54 
	16763,89 
	457,65 

	(403-9022)
	  Конструкции сборные железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	07-03-001-03
	      криволинейных диаметром 6 м
	81373,16 
	6680,13 
	20191,29 
	2275,05 
	54501,74 
	694,4 

	(403-9022)
	  Конструкции сборные железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	07-03-001-04
	      полигональных
	50296,95 
	4639,04 
	16286,73 
	1721,26 
	29371,18 
	488,32 

	(403-9022)
	  Конструкции сборные железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	07-03-001-05
	      криволинейных диаметром 18 м
	51693,42 
	11803,26 
	14663,81 
	1654,32 
	25226,35 
	1198,3 

	(403-9022)
	  Конструкции сборные железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	07-03-001-06
	Монтаж стен бункеров мельниц
	56574,64 
	6409,59 
	11010,07 
	1098,36 
	39154,98 
	650,72 

	(403-9022)
	  Конструкции сборные железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	
	Установка:

	07-03-001-07
	      воронки с доборными (карнизными) элементами
	22387,86 
	6710,62 
	9503,35 
	872,62 
	6173,89 
	732,6 

	(403-9022)
	  Конструкции сборные железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	07-03-001-08
	      колонн подсилосного этажа
	21358,75 
	5322,94 
	10718,98 
	1271,67 
	5316,83 
	553,32 

	(403-9022)
	  Конструкции сборные железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	07-03-001-09
	      наклонного днища
	15647,03 
	6441,37 
	5271,62 
	438,48 
	3934,04 
	602,56 

	(403-9022)
	  Конструкции сборные железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	Раздел 4. ГЛАВНЫЕ КОРПУСА ТЕПЛОВЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ 

   

	Таблица 07-04-001. Установка конструкций конденсационных и зольных полов 

   

	
	Измеритель: 100 м3 сборных конструкций

	
	Установка конструкций конденсационных и зольных полов машинного отделения в зданиях:

	07-04-001-01
	      с подвалами в грунтах мокрых
	24075,29 
	3626,24 
	6018,58 
	593,14 
	14430,47 
	364,08 

	(403-9022)
	  Конструкции сборные железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	07-04-001-02
	      с подвалами в грунтах сухих
	18783,91 
	3715,30 
	6862,28 
	748,96 
	8206,33 
	381,84 

	(403-9022)
	  Конструкции сборные железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	07-04-001-03
	      с полуподвалами в грунтах мокрых
	26440,67 
	3792,07 
	6335,62 
	584,71 
	16312,98 
	380,73 

	(403-9022)
	  Конструкции сборные железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	07-04-001-04
	      с полуподвалами в грунтах сухих
	22460,67 
	3990,73 
	7109,29 
	727,51 
	11360,65 
	405,15 

	(403-9022)
	  Конструкции сборные железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	
	Установка конструкций конденсационных и зольных полов бункерно-деаэраторного отделения в зданиях:

	07-04-001-05
	      с подвалами в грунтах мокрых
	23072,13 
	3213,55 
	5945,75 
	529,34 
	13912,83 
	314,13 

	(403-9022)
	  Конструкции сборные железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	07-04-001-06
	      с подвалами в грунтах сухих
	13146,96 
	2861,76 
	6523,60 
	657,82 
	3761,60 
	297,48 

	(403-9022)
	  Конструкции сборные железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	07-04-001-07
	      с полуподвалами в грунтах мокрых
	21975,17 
	3172,96 
	5461,45 
	479,16 
	13340,76 
	318,57 

	(403-9022)
	  Конструкции сборные железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	07-04-001-08
	      с полуподвалами в грунтах сухих
	15027,35 
	2979,22 
	5859,56 
	572,81 
	6188,57 
	309,69 

	(403-9022)
	  Конструкции сборные железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	
	Установка конструкций конденсационных и зольных полов котельного отделения:

	07-04-001-09
	      с подвалами
	13007,14 
	2931,51 
	7059,89 
	770,94 
	3015,74 
	308,58 

	(403-9022)
	  Конструкции сборные железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	07-04-001-10
	      с полуподвалами
	18134,49 
	3141,74 
	9994,19 
	1138,98 
	4998,56 
	338,55 

	(403-9022)
	  Конструкции сборные железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	Таблица 07-04-002. Сборка и установка колонн 

   

	
	Измеритель: 100 м3 сборных конструкций

	
	Сборка и установка колонн при массе блока:

	07-04-002-01
	      50-65 т
	73551,30 
	7416,98 
	41639,88 
	1658,57 
	24494,44 
	656,37 

	(403-9022)
	  Конструкции сборные железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	07-04-002-02
	      80-120 т
	76495,95 
	7654,96 
	46853,98 
	2085,85 
	21987,01 
	677,43 

	(403-9022)
	  Конструкции сборные железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	07-04-002-03
	      125-150 т
	81082,00 
	9753,10 
	47297,07 
	1950,62 
	24031,83 
	840,06 

	(403-9022)
	  Конструкции сборные железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	07-04-002-04
	      155-175 т
	89069,39 
	9440,67 
	47625,17 
	1951,82 
	32003,55 
	813,15 

	(403-9022)
	  Конструкции сборные железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	07-04-002-05
	      более 175 т
	79385,77 
	9264,08 
	47435,08 
	1962,42 
	22686,61 
	797,94 

	(403-9022)
	  Конструкции сборные железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	Таблица 07-04-003. Установка ригелей, балок, распорок 

   

	
	Измеритель: 100 м3 сборных конструкций

	
	Установка ригелей массой:

	07-04-003-01
	      до 20 т
	48445,22 
	9290,24 
	21409,89 
	443,93 
	17745,09 
	762,12 

	(403-9022)
	  Конструкции сборные железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	07-04-003-02
	      более 20 т
	39911,42 
	6828,07 
	19720,15 
	426,97 
	13363,20 
	588,12 

	(403-9022)
	  Конструкции сборные железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	
	Установка:

	07-04-003-03
	      балок массой до 7 т
	35327,90 
	4001,40 
	21494,70 
	514,08 
	9831,80 
	421,2 

	(403-9022)
	  Конструкции сборные железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	07-04-003-04
	      распорок до 8 т
	64150,60 
	6787,01 
	49368,94 
	1187,20 
	7994,65 
	600,62 

	(403-9022)
	  Конструкции сборные железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	Таблица 07-04-004. Укладка плит 

   

	
	Измеритель: 100 м3 сборных конструкций

	
	Укладка плит:

	07-04-004-01
	      перекрытий
	19255,60 
	1682,45 
	10968,40 
	246,33 
	6604,75 
	177,1 

	(403-9022)
	  Конструкции сборные железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	07-04-004-02
	      покрытий
	26033,99 
	2397,40 
	20599,36 
	490,70 
	3037,23 
	249,21 

	(403-9022)
	  Конструкции сборные железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	Таблица 07-04-005. Установка стеновых панелей 

   

	
	Измеритель: 100 м2 сборных конструкций

	
	Установка стеновых панелей:

	07-04-005-01
	      наружных
	8687,62 
	568,01 
	7743,34 
	186,89 
	376,27 
	62,01 

	(403-9021)
	  Конструкции сборные железобетонные, (м2)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	07-04-005-02
	      внутренних
	15426,14 
	949,13 
	13643,00 
	335,58 
	834,01 
	94,16 

	(403-9021)
	  Конструкции сборные железобетонные, (м2)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	Таблица 07-04-006. Сборка и установка лестниц 

   

	
	Измеритель: 100 м3 сборных конструкций

	07-04-006-01
	Сборка и установка лестниц
	90039,53 
	8243,82 
	58876,31 
	1636,56 
	22919,40 
	760,5 

	(403-9022)
	  Конструкции сборные железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	Таблица 07-04-007. Установка бункеров 

   

	
	Измеритель: 100 м3 сборных конструкций

	
	Установка бункеров:

	07-04-007-01
	      одиночных из двух панелей с двумя вставками
	84390,20 
	11648,90 
	53475,20 
	2775,22 
	19266,10 
	1138,7 

	(403-9022)
	  Конструкции сборные железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	07-04-007-02
	      спаренных из двух панелей
	86156,21 
	9299,99 
	55273,77 
	2434,97 
	21582,45 
	909,09 

	(403-9022)
	  Конструкции сборные железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	Таблица 07-04-008. Монтаж конструкций распределительных устройств 

   

	
	Измеритель: 100 м3 сборных конструкций

	07-04-008-01
	Монтаж конструкций распределительных устройств (колонны, балки и щиты перекрытий)
	34059,34 
	3191,53 
	22795,24 
	617,31 
	8072,57 
	331,76 

	(403-9022)
	  Конструкции сборные железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	Раздел 5. ЖИЛЫЕ, ОБЩЕСТВЕННЫЕ И АДМИНИСТРАТИВНО-БЫТОВЫЕ ЗДАНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

   

	Подраздел 5.1 БЛОКИ СТЕН ПОДВАЛОВ 

   

	Таблица 07-05-001. Установка блоков стен подвалов 

   

	
	Измеритель: 100 шт. сборных конструкций

	
	Установка блоков стен подвалов массой:

	07-05-001-01
	      до 0,5 т
	3185,83 
	484,01 
	2080,57 
	237,53 
	621,25 
	52,84 

	(403-9020)
	  Конструкции сборные железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	07-05-001-02
	      до 1 т
	4519,66 
	679,21 
	2924,26 
	329,27 
	916,19 
	74,15 

	(403-9020)
	  Конструкции сборные железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	07-05-001-03
	      до 1,5 т
	6927,75 
	976,65 
	4651,78 
	503,38 
	1299,32 
	104,01 

	(403-9020)
	  Конструкции сборные железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	07-05-001-04
	      более 1,5 т
	10135,84 
	1218,82 
	7061,03 
	681,84 
	1855,99 
	129,8 

	(403-9020)
	  Конструкции сборные железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	Подраздел 5.2 КОЛОННЫ 

   

	Таблица 07-05-004. Установка колонн 

   

	
	Измеритель: 100 шт. сборных конструкций

	
	Установка колонн в стаканы фундаментов массой:

	07-05-004-01
	      до 2 т
	17611,82 
	4648,43 
	9353,17 
	1191,99 
	3610,22 
	495,04 

	(403-9020)
	  Конструкции сборные железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	07-05-004-02
	      до 3 т
	20960,56 
	5666,75 
	11683,59 
	1468,01 
	3610,22 
	582,4 

	(403-9020)
	  Конструкции сборные железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	07-05-004-03
	      до 4 т
	23668,38 
	6415,38 
	13642,78 
	1705,13 
	3610,22 
	659,34 

	(403-9020)
	  Конструкции сборные железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	
	Установка колонн на нижестоящие колонны массой:

	07-05-004-04
	      до 2 т
	27890,95 
	10212,52 
	6968,48 
	987,12 
	10709,95 
	969,85 

	(403-9020)
	  Конструкции сборные железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	07-05-004-05
	      до 3 т
	29640,83 
	11879,10 
	8775,14 
	1251,21 
	8986,59 
	1128,12 

	(403-9020)
	  Конструкции сборные железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	07-05-004-06
	      до 4 т
	31757,14 
	12881,56 
	9917,03 
	1420,72 
	8958,55 
	1223,32 

	(403-9020)
	  Конструкции сборные железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	
	Установка колонн со стальными сердечниками на фундаменты и нижестоящие колонны массой:

	07-05-004-07
	      до 3 т
	28731,19 
	8609,48 
	12973,95 
	1851,07 
	7147,76 
	829,43 

	(403-9020)
	  Конструкции сборные железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	07-05-004-08
	      до 4 т
	34924,95 
	10798,07 
	17050,69 
	2468,67 
	7076,19 
	1055,53 

	(403-9020)
	  Конструкции сборные железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	Подраздел 5.3 БАЛКИ, РИГЕЛИ, ПЕРЕМЫЧКИ 

   

	Таблица 07-05-007. Укладка балок, ригелей и перемычек 

   

	
	Измеритель: 100 шт. сборных конструкций

	
	Укладка балок ростверка массой:

	07-05-007-01
	      до 1 т
	6423,87 
	1790,21 
	3998,63 
	466,12 
	635,03 
	177,6 

	(403-9020)
	  Конструкции сборные железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	07-05-007-02
	      до 3 т
	11063,37 
	2886,71 
	7358,89 
	913,68 
	817,77 
	286,38 

	(403-9020)
	  Конструкции сборные железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	
	Укладка балок перекрытий массой:

	07-05-007-03
	      до 1 т
	4503,18 
	1362,29 
	3002,90 
	462,33 
	137,99 
	141,61 

	(403-9020)
	  Конструкции сборные железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	07-05-007-04
	      до 3 т
	6618,51 
	2163,63 
	4316,89 
	664,63 
	137,99 
	224,91 

	(403-9020)
	  Конструкции сборные железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	
	Укладка ригелей массой:

	07-05-007-05
	      до 1 т
	5926,84 
	2001,06 
	3370,53 
	509,48 
	555,25 
	192,78 

	(403-9020)
	  Конструкции сборные железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	07-05-007-06
	      до 2 т
	8928,12 
	3013,94 
	4913,13 
	669,37 
	1001,05 
	290,36 

	(403-9020)
	  Конструкции сборные железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	07-05-007-07
	      до 3 т
	31454,35 
	5732,25 
	7124,63 
	879,94 
	18597,47 
	552,24 

	(403-9020)
	  Конструкции сборные железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	07-05-007-08
	      до 5 т
	63450,26 
	7214,31 
	9641,74 
	1213,81 
	46594,21 
	695,02 

	(403-9020)
	  Конструкции сборные железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	07-05-007-09
	      до 6 т
	66037,16 
	8120,69 
	11322,26 
	1439,96 
	46594,21 
	782,34 

	(403-9020)
	  Конструкции сборные железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	07-05-007-10
	Укладка перемычек массой до 0,3 т
	1053,68 
	161,31 
	799,13 
	123,03 
	93,24 
	17,61 

	(403-9020)
	  Конструкции сборные железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	Подраздел 5.4 ПАНЕЛИ ПЕРЕКРЫТИЙ И ПОКРЫТИЙ 

   

	Таблица 07-05-011. Установка панелей 

   

	
	Измеритель: 100 шт. сборных конструкций

	
	Установка панелей перекрытий с опиранием:

	07-05-011-01
	      по контуру площадью до 5 м2
	5966,02 
	2163,63 
	2466,68 
	353,79 
	1335,71 
	224,91 

	(403-9020)
	  Конструкции сборные железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	07-05-011-02
	      по контуру площадью до 15 м2
	9898,55 
	3331,31 
	4666,16 
	679,67 
	1901,08 
	346,29 

	(403-9020)
	  Конструкции сборные железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	07-05-011-03
	      по контуру площадью до 20 м2
	11941,16 
	3743,43 
	6079,99 
	881,97 
	2117,74 
	389,13 

	(403-9020)
	  Конструкции сборные железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	07-05-011-04
	      по контуру площадью до 25 м2
	14953,18 
	4654,16 
	7806,12 
	1136,85 
	2492,90 
	483,8 

	(403-9020)
	  Конструкции сборные железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	07-05-011-05
	      на 2 стороны площадью до 5 м2
	7260,27 
	2014,69 
	2502,55 
	353,79 
	2743,03 
	207,06 

	(403-9020)
	  Конструкции сборные железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	07-05-011-06
	      на 2 стороны площадью до 10 м2
	11799,01 
	3126,24 
	4439,92 
	615,31 
	4232,85 
	313,88 

	(403-9020)
	  Конструкции сборные железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	
	Установка панелей ребристых площадью:

	07-05-011-07
	      до 5 м2
	4336,81 
	1107,89 
	2808,62 
	409,75 
	420,30 
	116,62 

	(403-9020)
	  Конструкции сборные железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	07-05-011-08
	      до 10 м2
	5127,23 
	1401,82 
	3305,11 
	487,66 
	420,30 
	147,56 

	(403-9020)
	  Конструкции сборные железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	07-05-011-09
	      до 15 м2
	6302,59 
	1707,06 
	4033,51 
	595,66 
	562,02 
	179,69 

	(403-9020)
	  Конструкции сборные железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	
	Установка панелей типа «ТТ» площадью:

	07-05-011-10
	      до 25 м2
	20682,37 
	5257,50 
	8101,88 
	664,09 
	7322,99 
	513,93 

	(403-9020)
	  Конструкции сборные железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	07-05-011-11
	      до 30 м2
	25622,19 
	6165,93 
	10808,40 
	986,98 
	8647,86 
	602,73 

	(403-9020)
	  Конструкции сборные железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	07-05-011-12
	      до 40 м2
	33393,57 
	7721,60 
	15756,35 
	1326,82 
	9915,62 
	754,8 

	(403-9020)
	  Конструкции сборные железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	Подраздел 5.5 ЛЕСТНИЧНЫЕ ПЛОЩАДКИ, МАРШИ И ОГРАЖДЕНИЯ 

   

	Таблица 07-05-014. Установка лестничных площадок и маршей 

   

	
	Измеритель: 100 шт. сборных конструкций

	
	Установка площадок массой:

	07-05-014-01
	      до 1 т
	6504,68 
	1797,30 
	4279,71 
	635,90 
	427,67 
	186,83 

	(403-9020)
	  Конструкции сборные железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	07-05-014-02
	      более 1 т
	9296,98 
	2744,15 
	6125,16 
	918,42 
	427,67 
	282,03 

	(403-9020)
	  Конструкции сборные железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	
	Установка маршей:

	07-05-014-03
	      без сварки массой до 1 т
	8540,48 
	1936,55 
	6171,32 
	772,49 
	432,61 
	208,68 

	(403-9020)
	  Конструкции сборные железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	07-05-014-04
	      без сварки массой более 1 т
	8578,14 
	2487,10 
	5863,55 
	895,38 
	227,49 
	261,8 

	(403-9020)
	  Конструкции сборные железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	07-05-014-05
	      со сваркой массой до 1 т
	10387,67 
	2353,88 
	6154,55 
	760,43 
	1879,24 
	241,92 

	(403-9020)
	  Конструкции сборные железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	07-05-014-06
	Установка маршей-площадок массой более 1 т
	15356,04 
	4457,80 
	9847,56 
	1457,03 
	1050,68 
	458,15 

	(403-9020)
	  Конструкции сборные железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	Таблица 07-05-015. Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней 

   

	
	Измеритель: 100 м ступеней

	
	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней:

	07-05-015-01
	      гладких
	1348,02 
	1118,34 
	142,55 
	7,99 
	87,13 
	117,72 

	(403-9043)
	  Ступени железобетонные, (м)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	07-05-015-02
	      с мозаичным покрытием
	1487,41 
	1232,25 
	163,10 
	7,99 
	92,06 
	129,71 

	(403-9043)
	  Ступени железобетонные, (м)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	Таблица 07-05-016. Устройство металлических ограждений 

   

	
	Измеритель: 100 м ограждения

	
	Устройство металлических ограждений:

	07-05-016-01
	      с поручнями из твердолиственных пород
	21386,28 
	1986,73 
	274,18 
	4,76 
	19125,37 
	191,4 

	07-05-016-02
	      с поручнями из хвойных пород
	18949,38 
	1485,79 
	274,18 
	4,76 
	17189,41 
	147,4 

	07-05-016-03
	      с поручнями из поливинилхлорида
	18086,16 
	618,68 
	274,18 
	4,76 
	17193,30 
	62,81 

	07-05-016-04
	      без поручней
	15986,29 
	449,65 
	255,84 
	4,41 
	15280,80 
	45,65 

	Подраздел 5.6 БЛОКИ И ПАНЕЛИ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ СТЕН, ДИАФРАГМЫ ЖЕСТКОСТИ, ПЕРЕГОРОДКИ 

   

	Таблица 07-05-021. Установка блоков 

   

	
	Измеритель: 100 шт. сборных конструкций

	
	Установка цокольных блоков массой:

	07-05-021-01
	      до 1 т
	5510,32 
	931,51 
	3128,07 
	329,81 
	1450,74 
	94,57 

	(403-9020)
	  Конструкции сборные железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	07-05-021-02
	      до 2,5 т
	7773,79 
	1454,16 
	4432,55 
	491,05 
	1887,08 
	147,63 

	(403-9020)
	  Конструкции сборные железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	07-05-021-03
	      более 2,5 т
	10054,85 
	1913,36 
	5866,56 
	636,99 
	2274,93 
	194,25 

	(403-9020)
	  Конструкции сборные железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	
	Установка блоков наружных стен массой:

	07-05-021-04
	      до 1 т
	8038,86 
	1831,41 
	4058,25 
	614,63 
	2149,20 
	192,78 

	(403-9020)
	  Конструкции сборные железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	07-05-021-05
	      до 2,5 т
	10722,32 
	2645,37 
	5793,49 
	877,63 
	2283,46 
	278,46 

	(403-9020)
	  Конструкции сборные железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	07-05-021-06
	      более 2,5 т
	12373,16 
	3125,25 
	6874,94 
	1041,59 
	2372,97 
	324,87 

	(403-9020)
	  Конструкции сборные железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	
	Установка блоков внутренних стен массой:

	07-05-021-07
	      до 1 т
	6348,43 
	1560,09 
	3725,46 
	573,57 
	1062,88 
	164,22 

	(403-9020)
	  Конструкции сборные железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	07-05-021-08
	      до 2,5 т
	9330,60 
	2453,19 
	5568,39 
	857,31 
	1309,02 
	258,23 

	(403-9020)
	  Конструкции сборные железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	07-05-021-09
	      более 2,5 т
	11107,77 
	2930,64 
	6730,12 
	1036,17 
	1447,01 
	304,64 

	(403-9020)
	  Конструкции сборные железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	
	Установка парапетных блоков массой:

	07-05-021-10
	      до 1 т
	8821,51 
	1763,29 
	4243,32 
	626,28 
	2814,90 
	174,93 

	(403-9020)
	  Конструкции сборные железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	07-05-021-11
	      до 2,5 т
	9659,55 
	2075,17 
	4631,49 
	686,58 
	2952,89 
	205,87 

	(403-9020)
	  Конструкции сборные железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	07-05-021-12
	      более 2,5 т
	14434,51 
	3526,59 
	7555,98 
	1124,24 
	3351,94 
	349,86 

	(403-9020)
	  Конструкции сборные железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	07-05-021-13
	Установка блоков перемычечных и подбалконных массой до 1 т
	6009,68 
	1631,28 
	2963,75 
	430,48 
	1414,65 
	159,46 

	(403-9020)
	  Конструкции сборные железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	Таблица 07-05-022. Установка панелей наружных стен 

   

	
	Измеритель: 100 шт. сборных конструкций

	
	Установка в цокольных зданиях панелей стеновых наружных площадью:

	07-05-022-01
	      до 12 м2
	19296,94 
	3448,37 
	9735,22 
	928,58 
	6113,35 
	342,1 

	(403-9020)
	  Конструкции сборные железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	07-05-022-02
	      до 20 м2
	25861,14 
	4756,75 
	13306,05 
	1149,58 
	7798,34 
	471,9 

	(403-9020)
	  Конструкции сборные железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	
	Установка в бескаркасно-панельных зданиях (с разрезкой на этаж) панелей стеновых наружных площадью:

	07-05-022-03
	      до 6 м2
	27240,14 
	3012,43 
	4881,30 
	716,52 
	19346,41 
	305,83 

	(403-9020)
	  Конструкции сборные железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	07-05-022-04
	      до 15 м2
	32893,50 
	3986,69 
	7676,53 
	1112,73 
	21230,28 
	404,74 

	(403-9020)
	  Конструкции сборные железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	07-05-022-05
	      до 25 м2
	51210,47 
	5195,48 
	10359,56 
	1487,93 
	35655,43 
	527,46 

	(403-9020)
	  Конструкции сборные железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	
	Установка в бескаркасно-панельных зданиях (с разрезкой поясной и пилонной) панелей стеновых наружных площадью:

	07-05-022-06
	      до 6 м2
	10417,37 
	2770,89 
	4332,73 
	640,10 
	3313,75 
	274,89 

	(403-9020)
	  Конструкции сборные железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	07-05-022-07
	      до 15 м2
	16237,00 
	3901,36 
	7440,82 
	1078,44 
	4894,82 
	387,04 

	(403-9020)
	  Конструкции сборные железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	
	Установка в каркасно-панельных зданиях панелей стеновых наружных площадью:

	07-05-022-08
	      до 6 м2
	16016,68 
	5157,94 
	8157,46 
	1194,97 
	2701,28 
	511,7 

	(403-9020)
	  Конструкции сборные железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	07-05-022-09
	      до 10 м2
	25061,68 
	7461,01 
	13403,85 
	1952,01 
	4196,82 
	740,18 

	(403-9020)
	  Конструкции сборные железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	07-05-022-10
	      до 15 м2
	33848,11 
	9764,09 
	18639,78 
	2707,56 
	5444,24 
	968,66 

	(403-9020)
	  Конструкции сборные железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	Таблица 07-05-023. Установка стеновых панелей внутренних, диафрагм жесткости 

   

	
	Измеритель: 100 шт. сборных конструкций

	
	Установка стеновых панелей внутренних площадью:

	07-05-023-01
	      до 6 м2
	11265,29 
	2417,89 
	3634,00 
	548,78 
	5213,40 
	242,76 

	(403-9020)
	  Конструкции сборные железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	07-05-023-02
	      до 10 м2
	13399,99 
	2891,99 
	5007,44 
	743,49 
	5500,56 
	290,36 

	(403-9020)
	  Конструкции сборные железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	07-05-023-03
	      до 15 м2
	15204,67 
	3294,97 
	6129,43 
	902,84 
	5780,27 
	330,82 

	(403-9020)
	  Конструкции сборные железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	07-05-023-04
	      до 25 м2
	17573,65 
	4385,39 
	6709,91 
	987,25 
	6478,35 
	440,3 

	(403-9020)
	  Конструкции сборные железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	
	Установка диафрагм жесткости высотой:

	07-05-023-05
	      до 3,6 м, площадью до 10 м2
	68849,98 
	10697,01 
	12364,07 
	1633,99 
	45788,90 
	1030,54 

	(403-9020)
	  Конструкции сборные железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	07-05-023-06
	      до 3,6 м, площадью до 15 м2
	79499,17 
	13020,05 
	16702,03 
	2267,73 
	49777,09 
	1254,34 

	(403-9020)
	  Конструкции сборные железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	07-05-023-07
	      до 4,8 м, площадью до 10 м2
	84503,67 
	13723,29 
	12699,86 
	1623,43 
	58080,52 
	1322,09 

	(403-9020)
	  Конструкции сборные железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	07-05-023-08
	      до 4,8 м, площадью до 15 м2
	94511,16 
	16020,91 
	17142,22 
	2261,90 
	61348,03 
	1543,44 

	(403-9020)
	  Конструкции сборные железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	07-05-023-09
	      до 4,8 м, площадью до 25 м2
	101886,80 
	18127,63 
	20909,72 
	2799,70 
	62849,45 
	1746,4 

	(403-9020)
	  Конструкции сборные железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	Таблица 07-05-024. Установка крупнопанельных перегородок 

   

	
	Измеритель: 100 шт. сборных конструкций

	
	Установка перегородок крупнопанельных:

	07-05-024-01
	      железобетонных площадью до 6 м2
	8315,01 
	1727,31 
	2684,82 
	388,34 
	3902,88 
	171,36 

	(403-9020)
	  Конструкции сборные железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	07-05-024-02
	      железобетонных площадью до 10 м2
	9598,21 
	2087,16 
	3441,26 
	498,91 
	4069,79 
	207,06 

	(403-9020)
	  Конструкции сборные железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	07-05-024-03
	      гипсобетонных площадью до 6 м2
	10298,76 
	2219,11 
	2901,76 
	426,01 
	5177,89 
	220,15 

	(403-9020)
	  Конструкции сборные железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	07-05-024-04
	      гипсобетонных площадью до 10 м2
	13588,91 
	2890,84 
	4240,21 
	618,15 
	6457,86 
	286,79 

	(403-9020)
	  Конструкции сборные железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	07-05-024-05
	      гипсобетонных площадью до 15 м2
	16435,77 
	3574,57 
	4646,12 
	683,06 
	8215,08 
	354,62 

	(403-9020)
	  Конструкции сборные железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	Подраздел 5.7 ПЛИТЫ ЛОДЖИЙ, БАЛКОНОВ, КОЗЫРЬКОВ, ПАРАПЕТОВ, СТЕНОК, ОГРАЖДЕНИЙ И МЕЛКИЕ КОНСТРУКЦИИ 

   

	Таблица 07-05-030. Установка плит лоджий, балконов и козырьков, разделительных стенок, экранов ограждений, плит парапета и мелких конструкций 

   

	
	Измеритель: 100 шт. сборных конструкций

	
	Установка в панельных зданиях плит лоджий площадью:

	07-05-030-01
	      до 5 м2
	3881,36 
	1140,75 
	2062,29 
	300,13 
	678,32 
	113,17 

	(403-9020)
	  Конструкции сборные железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	07-05-030-02
	      до 10 м2
	11139,85 
	2087,16 
	5387,61 
	764,08 
	3665,08 
	207,06 

	(403-9020)
	  Конструкции сборные железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	
	Установка в кирпичных и блочных зданиях плит лоджий площадью:

	07-05-030-03
	      до 5 м2
	3921,28 
	959,79 
	2349,87 
	361,79 
	611,62 
	101,03 

	(403-9020)
	  Конструкции сборные железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	07-05-030-04
	      до 10 м2
	6922,41 
	1492,26 
	4441,86 
	683,87 
	988,29 
	157,08 

	(403-9020)
	  Конструкции сборные железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	
	Установка плит балконов и козырьков площадью до 5 м2 в зданиях:

	07-05-030-05
	      панельных
	10880,68 
	3154,74 
	6284,12 
	949,99 
	1441,82 
	312,97 

	(403-9020)
	  Конструкции сборные железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	07-05-030-06
	      кирпичных и блочных
	18799,03 
	5460,32 
	12265,50 
	1853,50 
	1073,21 
	574,77 

	(403-9020)
	  Конструкции сборные железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	07-05-030-07
	Установка разделительных стенок площадью до 5 м2
	5347,17 
	1394,86 
	3477,40 
	516,80 
	474,91 
	141,61 

	(403-9020)
	  Конструкции сборные железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	07-05-030-08
	Установка экранов ограждений площадью до 10 м2
	5375,32 
	1128,58 
	3560,96 
	528,99 
	685,78 
	120,19 

	(403-9020)
	  Конструкции сборные железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	
	Установка плит парапета массой:

	07-05-030-09
	      до 0,5 т
	2289,27 
	445,31 
	1240,23 
	171,54 
	603,73 
	46,29 

	(403-9020)
	  Конструкции сборные железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	07-05-030-10
	      более 0,5 т
	3951,60 
	747,54 
	2139,36 
	290,24 
	1064,70 
	79,61 

	(403-9020)
	  Конструкции сборные железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	07-05-030-11
	Установка мелких конструкций (подоконников, сливов, парапетов и др.) массой до 0,5 т
	2672,35 
	1164,42 
	277,23 
	42,68 
	1230,70 
	122,57 

	(403-9020)
	  Конструкции сборные железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	Подраздел 5.8 ОБЪЕМНЫЕ БЛОКИ, САНТЕХКАБИНЫ, ШАХТЫ ЛИФТА И ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ БЛОКИ 

   

	Таблица 07-05-034. Установка объемных блоков 

   

	
	Измеритель: 100 шт.

	
	Установка объемных:

	07-05-034-01
	      рядовых блоков в зданиях при числе этажей до 5
	71556,92 
	9947,08 
	46821,53 
	3402,89 
	14788,31 
	1022,31 

	(403-9020)
	  Конструкции сборные железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	07-05-034-02
	      лестничных блоков в зданиях при числе этажей до 5
	90817,06 
	12680,77 
	58063,74 
	4248,77 
	20072,55 
	1273,17 

	(403-9020)
	  Конструкции сборные железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	07-05-034-03
	      рядовых блоков в зданиях при числе этажей 9-12
	124387,13 
	12031,19 
	78591,34 
	3536,22 
	33764,60 
	1193,57 

	(403-9020)
	  Конструкции сборные железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	07-05-034-04
	      лестничных блоков в зданиях при числе этажей 9-12
	155129,31 
	16421,43 
	100458,97 
	4506,16 
	38248,91 
	1629,11 

	(403-9020)
	  Конструкции сборные железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	Таблица 07-05-035. Установка сантехкабин, сантехнических поддонов, шахт лифта, вентиляционных блоков, присоединение и испытание трубопроводов и электропроводок сантехкабин 

   

	
	Измеритель: 100 шт.

	07-05-035-01
	Установка сантехкабин
	12447,73 
	2904,79 
	6973,18 
	1037,30 
	2569,76 
	298,54 

	(403-9020)
	  Конструкции сборные железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	07-05-035-02
	Установка сантехподдонов
	7580,91 
	1493,65 
	3424,47 
	527,23 
	2662,79 
	153,51 

	(403-9020)
	  Конструкции сборные железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	
	Установка шахт лифта массой:

	07-05-035-03
	      до 2,5 т
	8636,59 
	2531,20 
	5088,98 
	746,20 
	1016,41 
	240,38 

	(403-9020)
	  Конструкции сборные железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	07-05-035-04
	      более 2,5 т
	11810,04 
	3358,23 
	7021,44 
	1040,64 
	1430,37 
	318,92 

	(403-9020)
	  Конструкции сборные железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	
	Установка вентиляционных блоков массой:

	07-05-035-05
	      до 1 т
	5582,70 
	1486,16 
	3835,48 
	590,51 
	261,06 
	158,27 

	(403-9020)
	  Конструкции сборные железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	07-05-035-06
	      до 2,5 т
	7671,70 
	2145,43 
	5194,35 
	799,72 
	331,92 
	228,48 

	(403-9020)
	  Конструкции сборные железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	07-05-035-07
	      более 2,5 т
	12324,61 
	3564,54 
	8312,54 
	1279,80 
	447,53 
	379,61 

	(403-9020)
	  Конструкции сборные железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	
	Присоединение и испытание:

	07-05-035-08
	      трубопроводов в отопительных панелях
	2089,67 
	1253,88 
	311,88 
	0,00 
	523,91 
	108 

	07-05-035-09
	      трубопроводов в сантехкабинах и блоках
	4539,07 
	2480,04 
	170,76 
	0,00 
	1888,27 
	249 

	07-05-035-10
	      электропроводок сантехкабин
	2161,32 
	2161,32 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	217 

	Подраздел 5.9 ДЕФОРМАЦИОННЫЕ ШВЫ И ГЕРМЕТИЗАЦИЯ СТЫКОВ 

   

	Таблица 07-05-038. Устройство деформационных вертикальных швов в здании 

   

	
	Измеритель: 100 м шва

	
	Устройство деформационных вертикальных швов в зданиях:

	07-05-038-01
	      крупнопанельных
	829,85 
	380,44 
	12,18 
	0,00 
	437,23 
	39,1 

	07-05-038-02
	      кирпичных и крупноблочных
	1147,99 
	499,26 
	7,83 
	0,00 
	640,90 
	53,8 

	Таблица 07-05-039. Устройство герметизации стыков наружных стеновых панелей и расшивка швов стеновых панелей и панелей перекрытий 

   

	
	Измеритель: 100 м шва

	07-05-039-01
	Устройство герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей прокладками на клее в один ряд
	1027,63 
	60,14 
	25,29 
	0,00 
	942,20 
	6,33 

	
	Устройство герметизации стеновых панелей:

	07-05-039-02
	      минераловатными пакетами, стык горизонтальный
	1790,79 
	32,78 
	35,82 
	0,00 
	1722,19 
	3,7 

	07-05-039-03
	      минераловатными пакетами, стык вертикальный
	1651,72 
	101,25 
	78,97 
	5,25 
	1471,50 
	11,2 

	07-05-039-04
	      пенополистиролом, стык горизонтальный
	780,08 
	37,86 
	31,07 
	0,00 
	711,15 
	4,24 

	07-05-039-05
	      пенополистиролом, стык вертикальный
	1545,65 
	78,67 
	57,84 
	0,00 
	1409,14 
	8,81 

	
	Устройство герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой:

	07-05-039-06
	      вулканизирующейся тиоколовой
	2148,15 
	178,51 
	397,12 
	37,03 
	1572,52 
	18,79 

	07-05-039-07
	      герметизирующей нетвердеющей
	2193,16 
	191,24 
	692,58 
	67,91 
	1309,34 
	20,13 

	
	Устройство герметизации коробок окон и балконных дверей мастикой:

	07-05-039-08
	      вулканизирующейся тиоколовой
	1612,82 
	168,63 
	435,97 
	41,57 
	1008,22 
	17,75 

	07-05-039-09
	      герметизирующей нетвердеющей
	2022,41 
	201,02 
	582,50 
	55,60 
	1238,89 
	21,16 

	
	Устройство вертикального стыка:

	07-05-039-10
	      водоотбойной ленты
	139,36 
	98,80 
	29,85 
	0,00 
	10,71 
	10,4 

	07-05-039-11
	      водоотводящего фартука
	14,82 
	9,86 
	3,61 
	0,00 
	1,35 
	1,05 

	
	Устройство солнцезащиты:

	07-05-039-12
	      полимерцементным составом
	255,82 
	180,28 
	51,78 
	0,00 
	23,76 
	18,1 

	07-05-039-13
	      красками ПХВ (бутадионстирольными или кумаронокаучуковыми)
	83,96 
	9,67 
	7,14 
	0,00 
	67,15 
	1,07 

	07-05-039-14
	Устройство чеканки и расшивки швов цокольных панелей с внутренней стороны раствором
	147,18 
	72,59 
	0,00 
	0,00 
	74,59 
	7,37 

	07-05-039-15
	Устройство промазки и расшивки швов панелей перекрытий раствором снизу
	329,58 
	300,38 
	8,70 
	0,00 
	20,50 
	29,8 

	
	Изоляция шахт лифтов:

	07-05-039-16
	      паклей просмоленой
	1022,26 
	221,63 
	17,40 
	0,00 
	783,23 
	22,5 

	07-05-039-17
	      прокладками ПРП в 2 слоя
	6599,23 
	280,73 
	21,75 
	0,00 
	6296,75 
	28,5 

	
	Уплотнение стыков прокладками ПРП в 1 ряд в стенах, оконных, дверных и балконных блоках:

	07-05-039-18
	      насухо
	2673,91 
	39,33 
	9,57 
	0,00 
	2625,01 
	4,14 

	07-05-039-19
	      на мастике
	2992,05 
	61,09 
	11,31 
	0,00 
	2919,65 
	6,43 

	Подраздел 5.10 ГРУЗОПАССАЖИРСКИЕ ПОДЪЕМНИКИ 

   

	Таблица 07-05-043. Эксплуатация грузопассажирских подъемников 

   

	
	Измеритель: 100 м2 площади застройки

	
	Эксплуатация грузопассажирских подъемников в жилых, общественных и административно-бытовых зданиях промышленных предприятий:

	07-05-043-01
	      на первые 9 этажей
	32025,53 
	0,00 
	32025,53 
	4800,31 
	0,00 
	 

	07-05-043-02
	      на каждый последующий этаж добавлять к расценке 07-05-043-01
	6175,72 
	0,00 
	6175,72 
	925,68 
	0,00 
	 

	
	Эксплуатация грузопассажирских подъемников в производственных зданиях:

	07-05-043-03
	      одноэтажных
	3202,40 
	0,00 
	3202,40 
	480,01 
	0,00 
	 

	07-05-043-04
	      многоэтажных высотой до 30 м
	16056,88 
	0,00 
	16056,88 
	2406,77 
	0,00 
	 

	07-05-043-05
	      на каждый последующие 3 м высоты здания добавлять к расценке 07-05-043-04
	3087,86 
	0,00 
	3087,86 
	462,84 
	0,00 
	 

	Подраздел 5.11 ПАНЕЛИ ПЕРЕКРЫТИЙ И ПОКРЫТИЙ, ПАНЕЛИ НАРУЖНЫХ СТЕН ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В РАЙОНАХ С СЕЙСМИЧНОСТЬЮ 7-9 БАЛЛОВ 

   

	Таблица 07-05-045. Установка панелей перекрытий и покрытий 

   

	
	Измеритель: 100 шт. сборных конструкций

	
	Установка панелей перекрытий с опиранием:

	07-05-045-01
	      по контуру площадью до 15 м2
	17226,89 
	4325,23 
	4936,69 
	689,15 
	7964,97 
	439,11 

	(403-9020)
	  Конструкции сборные железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	07-05-045-02
	      по контуру площадью до 20 м2
	20015,25 
	4969,92 
	6411,78 
	905,28 
	8633,55 
	504,56 

	(403-9020)
	  Конструкции сборные железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	07-05-045-03
	      по контуру площадью до 25 м2
	25337,08 
	6271,00 
	7792,41 
	1084,27 
	11273,67 
	636,65 

	(403-9020)
	  Конструкции сборные железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	07-05-045-04
	      на две стороны площадью до 5 м2
	12779,98 
	2374,05 
	2955,69 
	436,04 
	7450,24 
	249,9 

	(403-9020)
	  Конструкции сборные железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	07-05-045-05
	      на две стороны площадью до 10 м2
	16652,08 
	3071,54 
	4751,43 
	693,90 
	8829,11 
	323,32 

	(403-9020)
	  Конструкции сборные железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	
	Установка панелей покрытий ребристых площадью:

	07-05-045-06
	      до 5 м2
	8193,47 
	2638,94 
	3086,62 
	405,82 
	2467,91 
	261,8 

	(403-9020)
	  Конструкции сборные железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	07-05-045-07
	      до 10 м2
	11315,71 
	3394,64 
	3819,10 
	501,49 
	4101,97 
	336,77 

	(403-9020)
	  Конструкции сборные железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	Таблица 07-05-046. Установка стеновых панелей 

   

	
	Измеритель: 100 шт. сборных конструкций

	
	Установка в бескаркасно-панельных зданиях (с разрезкой на этаж) панелей стеновых наружных площадью:

	07-05-046-01
	      до 6 м2
	30274,69 
	5001,71 
	5167,20 
	733,73 
	20105,78 
	502,18 

	(403-9020)
	  Конструкции сборные железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	07-05-046-02
	      до 15 м2
	37725,92 
	6158,47 
	7980,88 
	1132,24 
	23586,57 
	618,32 

	(403-9020)
	  Конструкции сборные железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	07-05-046-03
	      до 20 м2
	52794,31 
	6827,39 
	9369,30 
	1329,53 
	36597,62 
	677,32 

	(403-9020)
	  Конструкции сборные железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	
	Установка в каркасно-панельных зданиях панелей стеновых наружных площадью:

	07-05-046-04
	      до 6 м2
	19187,77 
	6465,41 
	9294,41 
	1351,61 
	3427,95 
	641,41 

	(403-9020)
	  Конструкции сборные железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	07-05-046-05
	      до 10 м2
	24621,59 
	7892,84 
	13025,13 
	1914,07 
	3703,62 
	783,02 

	(403-9020)
	  Конструкции сборные железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	07-05-046-06
	      до 15 м2
	32901,77 
	10423,83 
	18457,89 
	2714,61 
	4020,05 
	1034,11 

	(403-9020)
	  Конструкции сборные железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	
	Установка панелей стеновых внутренних площадью:

	07-05-046-07
	      до 10 м2
	35952,64 
	9535,86 
	5935,74 
	843,35 
	20481,04 
	905,59 

	(403-9020)
	  Конструкции сборные железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	07-05-046-08
	      до 15 м2
	45678,83 
	12649,06 
	7223,92 
	1026,28 
	25805,85 
	1201,24 

	(403-9020)
	  Конструкции сборные железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	Раздел 6. КОНСТРУКЦИИ ИНЖЕНЕРНЫХ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ 

   

	Таблица 07-06-001. Устройство непроходных каналов 

   

	
	Измеритель: 100 м3 сборных конструкций

	
	Устройство непроходных каналов:

	07-06-001-01
	      одноячейковых, перекрываемых или опирающихся на плиту
	17526,64 
	3587,88 
	7416,87 
	1287,18 
	6521,89 
	372,96 

	(403-9022)
	  Конструкции сборные железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	07-06-001-02
	      одноячейковых, собираемых из верхних и нижних лотковых элементов
	16959,47 
	2933,15 
	7034,60 
	1209,74 
	6991,72 
	286,72 

	(403-9022)
	  Конструкции сборные железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	07-06-001-03
	      двухъячейковых, собираемых из верхних и нижних лотковых элементов
	21729,88 
	3304,06 
	8158,68 
	1389,41 
	10267,14 
	351,87 

	(403-9022)
	  Конструкции сборные железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	Таблица 07-06-002. Устройство камер со стенками, неподвижных щитовых опор и плит перекрытий каналов 

   

	
	Измеритель: 100 м3 бетонных и железобетонных конструкций

	
	Устройство камер со стенками:

	07-06-002-01
	      из бетонных блоков
	115772,44 
	8910,43 
	9287,18 
	1440,06 
	97574,83 
	926,24 

	(403-9022)
	  Конструкции сборные железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(52,8)  
	-  

	07-06-002-02
	      из монолитного бетона
	196829,50 
	8158,23 
	4449,40 
	724,04 
	184221,87 
	879,12 

	(403-9022)
	  Конструкции сборные железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(14)  
	-  

	
	Устройство неподвижных щитовых опор:

	07-06-002-03
	      из монолитного железобетона
	115734,01 
	8382,39 
	2539,32 
	455,23 
	104812,30 
	871,35 

	(403-9022)
	  Конструкции сборные железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(10)  
	-  

	07-06-002-04
	      из сборных железобетонных конструкций
	19273,68 
	2892,12 
	6931,28 
	1145,76 
	9450,28 
	308 

	(403-9022)
	  Конструкции сборные железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(84)  
	-  

	
	Измеритель: 100 шт. сборных конструкций

	
	Устройство плит перекрытий каналов площадью:

	07-06-002-05
	      до 0,5 м2
	1053,47 
	905,12 
	99,56 
	12,06 
	48,79 
	91,89 

	(403-9020)
	  Конструкции сборные железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	07-06-002-06
	      до 1 м2
	6299,22 
	1060,16 
	5148,45 
	720,45 
	90,61 
	107,63 

	(403-9020)
	  Конструкции сборные железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	07-06-002-07
	      до 5 м2
	6999,48 
	1180,42 
	5641,32 
	789,42 
	177,74 
	119,84 

	(403-9020)
	  Конструкции сборные железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	Таблица 07-06-003. Устройство попутного одностороннего дренажа непроходных каналов 

   

	
	Измеритель: 100 м канала

	
	Устройство попутного одностороннего дренажа непроходных каналов с фильтрующей обсыпкой:

	07-06-003-01
	      вдоль труб асбестоцементных
	13536,27 
	1235,30 
	488,89 
	68,29 
	11812,08 
	151,2 

	(103-9103)
	  Трубы дренажные, (м)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(102)  
	-  

	07-06-003-02
	      вдоль труб керамических
	9801,81 
	1111,12 
	0,87 
	0,00 
	8689,82 
	136 

	(103-9103)
	  Трубы дренажные, (м)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(102)  
	-  

	07-06-003-03
	      под днищем вдоль стен каналов и труб асбестоцементных
	23545,70 
	5431,81 
	1214,11 
	137,59 
	16899,78 
	641,3 

	(103-9103)
	  Трубы дренажные, (м)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(102)  
	-  

	Раздел 7. АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ КОНСТРУКЦИИ 

   

	Таблица 07-07-001. Устройство стен 

   

	
	Измеритель: 100 м2 стен (за вычетом проемов)

	
	Устройство из асбестоцементных панелей в производственных зданиях с легкими несущими конструкциями стен:

	07-07-001-01
	      глухих
	8386,60 
	1675,74 
	2254,81 
	239,84 
	4456,05 
	159,14 

	(104-9082)
	  Панели стеновые асбестоцементные, (м2)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(97)  
	-  

	07-07-001-02
	      с окнами
	6864,83 
	1418,64 
	2311,24 
	246,88 
	3134,95 
	149,33 

	(104-9082)
	  Панели стеновые асбестоцементные, (м2)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(97)  
	-  

	
	Устройство в одноэтажных промышленных неотапливаемых зданиях стен из асбестоцементных листов унифицированного профиля по ригелям каркаса:

	07-07-001-03
	      стальным
	3849,64 
	611,33 
	70,72 
	3,93 
	3167,59 
	71,5 

	07-07-001-04
	      деревянным
	3616,35 
	604,76 
	62,14 
	3,52 
	2949,45 
	71,4 

	Таблица 07-07-002. Устройство покрытий из плит асбестоцементных в промышленных производственных зданиях 

   

	
	Измеритель: 100 м2 покрытия

	07-07-002-01
	Устройство покрытий из плит асбестоцементных в промышленных производственных зданиях
	2817,02 
	509,69 
	1081,89 
	92,28 
	1225,44 
	54,28 

	(104-9120)
	  Плиты покрытий асбестоцементные, (м2)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(99)  
	-  

	Таблица 07-07-003. Устройство перегородок 

   

	
	Измеритель: 100 м2 перегородок (за вычетом проемов)

	07-07-003-01
	Устройство перегородок асбестоцементных панельных трехслойных в зданиях промышленных и сельскохозяйственных предприятий при площади панелей от 5 до 10 м2
	1191,93 
	440,73 
	662,74 
	57,72 
	88,46 
	44,25 

	(101-9914)
	  Подкладки асбестоцементные, (м2)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(104-9080)
	  Панели перегородок асбестоцементные, (м2)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(98,3)  
	-  

	
	Устройство перегородок панельных из плоских асбестоцементных листов в стальной обвязке в одноэтажных производственных зданиях при площади панелей:

	07-07-003-02
	      от 5 до 10 м2
	669,53 
	176,14 
	407,79 
	47,29 
	85,60 
	18,31 

	(104-9080)
	  Панели перегородок асбестоцементные, (м2)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	07-07-003-03
	      от 10 до 15 м2
	460,48 
	108,03 
	266,85 
	30,22 
	85,60 
	11,23 

	(104-9080)
	  Панели перегородок асбестоцементные, (м2)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	Таблица 07-07-004. Устройство перегородок высотой 3 м из асбестоцементных экструзионных панелей в зданиях промышленных предприятий серии 1.020-1/83 

   

	
	Измеритель: 100 м2 перегородок

	07-07-004-01
	Устройство перегородок высотой 3 м из асбестоцементных экструзионных панелей в зданиях промышленных предприятий серии 1.020-1/83
	22159,66 
	1033,75 
	205,48 
	11,25 
	20920,43 
	110,09 

	Таблица 07-07-005. Обрамление дверных проемов в перегородках из асбестоцементных экструзионных панелей металлическими швеллерами 

   

	
	Измеритель: 100 шт. проемов

	07-07-005-01
	Обрамление дверных проемов в перегородках из асбестоцементных экструзионных панелей металлическими швеллерами
	24660,74 
	2672,64 
	167,92 
	5,42 
	21820,18 
	274,68 

	Таблица 07-07-006. Заделка пространств над дверными проемами в перегородках из асбестоцементных экструзионных панелей 

   

	
	Измеритель: 100 м2 площади заделок

	07-07-006-01
	Заделка пространств над дверными проемами в перегородках из асбестоцементных экструзионных панелей
	16104,48 
	3409,35 
	205,27 
	11,38 
	12489,86 
	377,14 

	Таблица 07-07-007. Изготовление блоков оросителя градирен из асбестоцементных листов 

   

	
	Измеритель: 100 м2 асбестоцементного листа

	07-07-007-01
	Изготовление блоков оросителя градирен из асбестоцементных листов
	4500,32 
	67,69 
	381,91 
	21,14 
	4050,72 
	7,39 

	Таблица 07-07-008. Монтаж блоков оросителя из асбестоцементных листов 

   

	
	Измеритель: 100 м3 по наружному обмеру блоков

	
	Монтаж блоков оросителя из асбестоцементных листов в градирнях с башнями высотой:

	07-07-008-01
	      до 90 м
	2866,90 
	494,18 
	2372,72 
	257,04 
	0,00 
	53,95 

	07-07-008-02
	      до 150 м
	3994,02 
	494,18 
	3499,84 
	270,13 
	0,00 
	53,95 

	Таблица 07-07-009. Установка пластмассовых разбрызгивающих сопел оросительных систем градирен 

   

	
	Измеритель: 100 шт.

	07-07-009-01
	Установка пластмассовых разбрызгивающих сопел оросительных систем градирен
	596,92 
	308,09 
	7,83 
	0,00 
	281,00 
	34,5 

	Раздел 8. КОНСТРУКЦИИ С ПРИМЕНЕНИЕМ ЦЕМЕНТНО-СТРУЖЕЧНЫХ ПЛИТ 

   

	Подраздел 8.1 ПЕРЕГОРОДКИ НА ДЕРЕВЯННОМ КАРКАСЕ 

   

	Таблица 07-08-001. Устройство перегородок в жилых зданиях 

   

	
	Измеритель: 100 м2 перегородок (за вычетом проемов)

	
	Устройство в жилых зданиях межкомнатных перегородок с однослойной обшивкой:

	07-08-001-01
	      без изоляционной прокладки
	17554,04 
	1497,05 
	163,92 
	7,18 
	15893,07 
	161,32 

	07-08-001-02
	      с изоляционной прокладкой
	20859,56 
	2043,27 
	190,14 
	8,67 
	18626,15 
	220,18 

	
	Устройство в жилых зданиях перегородок с двухслойной обшивкой с изоляционной прокладкой:

	07-08-001-03
	      межкомнатных
	33086,67 
	2872,72 
	290,66 
	14,23 
	29923,29 
	309,56 

	07-08-001-04
	      межквартирных
	37908,19 
	3753,21 
	369,53 
	15,72 
	33785,45 
	356,43 

	Таблица 07-08-002. Устройство перегородок с алюминиевыми нащельниками в зданиях промышленных предприятий 

   

	
	Измеритель: 100 м2 перегородок (за вычетом проемов)

	
	Устройство в зданиях промышленных предприятий перегородок с алюминиевыми нащельниками:

	07-08-002-01
	      без изоляции при высоте этажа до 3,6 м
	21189,87 
	1843,19 
	192,91 
	7,18 
	19153,77 
	194,02 

	(104-1702)
	  Пенополиуретан эластичный трудносгораемый марки ППУ-ЭР листовой, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	07-08-002-02
	      без изоляции при высоте этажа до 6 м
	22053,36 
	1801,77 
	198,87 
	7,59 
	20052,72 
	189,66 

	(104-1702)
	  Пенополиуретан эластичный трудносгораемый марки ППУ-ЭР листовой, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	07-08-002-03
	      с изоляционной прокладкой толщиной 50 мм при высоте этажа до 3,6 м
	24280,65 
	2202,02 
	192,91 
	7,18 
	21885,72 
	228,9 

	(104-1702)
	  Пенополиуретан эластичный трудносгораемый марки ППУ-ЭР листовой, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	07-08-002-04
	      с изоляционной прокладкой толщиной 50 мм при высоте этажа до 6 м
	25148,54 
	2149,59 
	214,28 
	8,40 
	22784,67 
	223,45 

	(104-1702)
	  Пенополиуретан эластичный трудносгораемый марки ППУ-ЭР листовой, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	07-08-002-05
	      с изоляционной прокладкой толщиной 80 мм при высоте этажа до 3,6 м
	25678,74 
	2485,13 
	199,74 
	7,59 
	22993,87 
	258,33 

	(104-1702)
	  Пенополиуретан эластичный трудносгораемый марки ППУ-ЭР листовой, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	07-08-002-06
	      с изоляционной прокладкой толщиной 100 мм при высоте этажа до 6 м
	27642,94 
	2443,19 
	224,85 
	8,94 
	24974,90 
	253,97 

	(104-1702)
	  Пенополиуретан эластичный трудносгораемый марки ППУ-ЭР листовой, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	Таблица 07-08-003. Устройство перегородок без алюминиевых нащельников в зданиях промышленных предприятий 

   

	
	Измеритель: 100 м2 перегородок (за вычетом проемов)

	
	Устройство в зданиях промышленных предприятий перегородок без алюминиевых нащельников:

	07-08-003-01
	      без изоляции
	14850,44 
	1268,02 
	192,91 
	7,18 
	13389,51 
	138,43 

	(104-1702)
	  Пенополиуретан эластичный трудносгораемый марки ППУ-ЭР листовой, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	07-08-003-02
	      с изоляционной прокладкой толщиной до 50 мм
	17975,02 
	1656,80 
	208,57 
	8,13 
	16109,65 
	174,4 

	(104-1702)
	  Пенополиуретан эластичный трудносгораемый марки ППУ-ЭР листовой, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	07-08-003-03
	      с изоляционной прокладкой толщиной до 80 мм
	19271,32 
	1967,45 
	212,30 
	8,27 
	17091,57 
	207,1 

	(104-1702)
	  Пенополиуретан эластичный трудносгораемый марки ППУ-ЭР листовой, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	07-08-003-04
	      с изоляционной прокладкой толщиной до 100 мм
	20462,57 
	1915,68 
	221,99 
	8,81 
	18324,90 
	201,65 

	(104-1702)
	  Пенополиуретан эластичный трудносгораемый марки ППУ-ЭР листовой, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	Подраздел 8.2 ПЕРЕГОРОДКИ НА МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КАРКАСЕ 

   

	Таблица 07-08-006. Устройство перегородок в жилых зданиях 

   

	
	Измеритель: 100 м2 перегородок (за вычетом проемов)

	
	Устройство в жилых зданиях межкомнатных перегородок с однослойной обшивкой:

	07-08-006-01
	      без изоляционной прокладки
	18039,79 
	1801,90 
	171,78 
	6,10 
	16066,11 
	178,76 

	07-08-006-02
	      с изоляционной прокладкой
	21359,22 
	2032,63 
	201,73 
	7,72 
	19124,86 
	201,65 

	
	Устройство в жилых зданиях перегородок с двухслойной обшивкой с изоляционной прокладкой:

	07-08-006-03
	      межкомнатных
	33586,38 
	2911,61 
	344,18 
	12,06 
	30330,59 
	288,85 

	07-08-006-04
	      межквартирных
	38777,38 
	3384,06 
	368,42 
	13,41 
	35024,90 
	335,72 
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