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	Раздел 1. КОНСТРУКЦИИ ИЗ БУТОВОГО КАМНЯ, ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ И ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ 

   

	Таблица 08-01-001. Устройство фундаментов, кладка стен 

   

	
	Измеритель: 1 м3 кладки

	
	Устройство фундаментов:

	08-01-001-01
	      ленточных
	470,93 
	34,28 
	13,64 
	0,20 
	423,01 
	3,94 

	08-01-001-02
	      столбовых
	473,64 
	55,29 
	13,05 
	0,00 
	405,30 
	5,82 

	08-01-001-03
	      массивов шириной более 2 м
	438,27 
	32,36 
	12,18 
	0,00 
	393,73 
	3,72 

	
	Кладка стен без облицовки:

	08-01-001-04
	      при высоте этажа до 4 м
	468,58 
	46,18 
	25,87 
	2,06 
	396,53 
	5,26 

	08-01-001-05
	      при высоте этажа свыше 4 м
	456,69 
	45,48 
	14,68 
	0,71 
	396,53 
	5,18 

	
	Кладка стен с облицовкой кирпичом:


	08-01-001-06
	      только проемов при высоте этажа до 4 м
	489,75 
	48,46 
	26,39 
	2,00 
	414,90 
	5,57 

	08-01-001-07
	      только проемов при высоте этажа свыше 4 м
	478,40 
	48,29 
	15,21 
	0,64 
	414,90 
	5,55 

	08-01-001-08
	      с одной стороны и проемов при высоте этажа до 4 м
	546,78 
	50,72 
	28,76 
	1,86 
	467,30 
	5,68 

	08-01-001-09
	      с одной стороны и проемов при высоте этажа свыше 4 м
	534,70 
	49,83 
	17,57 
	0,51 
	467,30 
	5,58 

	Таблица 08-01-002. Устройство основания под фундаменты 

   

	
	Измеритель: 1 м3 основания

	
	Устройство основания под фундаменты:

	08-01-002-01
	      песчаного
	132,33 
	19,67 
	41,30 
	3,05 
	71,36 
	2,3 

	08-01-002-02
	      щебеночного
	457,88 
	20,52 
	70,91 
	5,57 
	366,45 
	2,4 

	08-01-002-03
	      гравийного
	205,84 
	21,38 
	54,48 
	4,64 
	129,98 
	2,5 

	Таблица 08-01-003. Гидроизоляция стен, фундаментов 

   

	
	Измеритель: 100 м2 изолируемой поверхности

	
	Гидроизоляция стен, фундаментов:

	08-01-003-01
	      горизонтальная цементная с жидким стеклом
	1544,58 
	341,13 
	34,80 
	0,00 
	1168,65 
	38,2 

	08-01-003-02
	      горизонтальная оклеечная в 1 слой
	2486,82 
	127,70 
	100,69 
	18,06 
	2258,43 
	14,3 

	08-01-003-03
	      горизонтальная оклеечная в 2 слоя
	3937,50 
	179,49 
	161,56 
	34,41 
	3596,45 
	20,1 

	08-01-003-04
	      боковая цементная с жидким стеклом
	2240,62 
	854,26 
	34,80 
	0,00 
	1351,56 
	88,8 

	08-01-003-05
	      боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя
	3509,26 
	466,13 
	153,53 
	36,12 
	2889,60 
	46,8 

	08-01-003-06
	На каждый слой сверх 2-х добавлять к расценке 08-01-003-05
	1782,78 
	225,10 
	68,55 
	18,97 
	1489,13 
	22,6 

	08-01-003-07
	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону
	1184,59 
	211,15 
	74,96 
	19,68 
	898,48 
	21,2 

	08-01-003-08
	Выравнивание поверхности бутовой кладки раствором
	2281,24 
	940,89 
	17,40 
	0,00 
	1322,95 
	96,7 

	Таблица 08-01-004. Боковая изоляция стен, фундаментов глиной 

   

	
	Измеритель: 1 м3 изолирующего слоя

	08-01-004-01
	Боковая изоляция стен, фундаментов глиной
	235,80 
	65,69 
	68,69 
	5,85 
	101,42 
	8,04 

	Раздел 2. КОНСТРУКЦИИ ИЗ КИРПИЧА И КАМНЕЙ 

   

	Таблица 08-02-001. Кладка стен из кирпича 

   

	
	Измеритель: 1 м3 кладки

	
	Кладка стен кирпичных наружных:

	08-02-001-01
	      простых при высоте этажа до 4 м
	812,58 
	46,98 
	35,20 
	5,42 
	730,40 
	5,4 

	08-02-001-02
	      простых при высоте этажа свыше 4 м
	806,96 
	45,76 
	30,80 
	4,74 
	730,40 
	5,26 

	08-02-001-03
	      средней сложности при высоте этажа до 4 м
	831,42 
	51,85 
	35,20 
	5,42 
	744,37 
	5,66 

	08-02-001-04
	      средней сложности при высоте этажа свыше 4 м
	825,73 
	50,56 
	30,80 
	4,74 
	744,37 
	5,52 

	08-02-001-05
	      сложных при высоте этажа до 4 м
	845,26 
	60,42 
	35,20 
	5,42 
	749,64 
	6,21 

	08-02-001-06
	      сложных при высоте этажа свыше 4 м
	839,50 
	59,06 
	30,80 
	4,74 
	749,64 
	6,07 

	
	Кладка стен кирпичных внутренних:

	08-02-001-07
	      при высоте этажа до 4 м
	814,12 
	45,33 
	35,20 
	5,42 
	733,59 
	5,21 

	08-02-001-08
	      при высоте этажа свыше 4 м
	808,33 
	43,94 
	30,80 
	4,74 
	733,59 
	5,05 

	08-02-001-09
	Кладка стен приямков и каналов
	844,86 
	61,60 
	31,68 
	4,88 
	751,58 
	7,08 

	
	Заполнение каркасов:

	08-02-001-10
	      при высоте этажа до 4 м
	832,46 
	52,98 
	39,60 
	6,10 
	739,88 
	6,09 

	08-02-001-11
	      при высоте этажа свыше 4 м
	822,98 
	51,42 
	31,68 
	4,88 
	739,88 
	5,91 

	Таблица 08-02-002. Кладка перегородок из кирпича 

   

	
	Измеритель: 100 м2 перегородок (за вычетом проемов)

	
	Кладка перегородок из кирпича:

	08-02-002-01
	      армированных толщиной в 1/4 кирпича при высоте этажа до 4 м
	7031,75 
	1306,64 
	198,79 
	29,13 
	5526,32 
	146,32 

	08-02-002-02
	      армированных толщиной в 1/4 кирпича при высоте этажа свыше 4 м
	6716,17 
	1004,18 
	198,79 
	29,13 
	5513,20 
	112,45 

	08-02-002-03
	      армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м
	11559,16 
	1519,62 
	371,29 
	55,69 
	9668,25 
	170,17 

	08-02-002-04
	      армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа свыше 4 м
	11250,98 
	1211,44 
	371,29 
	55,69 
	9668,25 
	135,66 

	08-02-002-05
	      неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м
	10766,61 
	1285,83 
	361,72 
	55,69 
	9119,06 
	143,99 

	08-02-002-06
	      неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа свыше 4 м
	10463,79 
	983,01 
	361,72 
	55,69 
	9119,06 
	110,08 

	Таблица 08-02-003. Кладка из кирпича конструкций 

   

	
	Измеритель: 1 м3 кладки

	
	Кладка из кирпича:

	08-02-003-01
	      столбов прямоугольных армированных при высоте этажа до 4 м
	962,48 
	86,68 
	41,31 
	5,69 
	834,49 
	8,8 

	08-02-003-02
	      столбов прямоугольных армированных при высоте этажа свыше 4 м
	952,39 
	84,51 
	33,39 
	4,47 
	834,49 
	8,58 

	08-02-003-03
	      столбов прямоугольных неармированных при высоте этажа до 4 м
	856,94 
	78,11 
	36,96 
	5,69 
	741,87 
	7,93 

	08-02-003-04
	      столбов прямоугольных неармированных при высоте этажа свыше 4 м
	847,54 
	76,63 
	29,04 
	4,47 
	741,87 
	7,78 

	08-02-003-05
	      столбов круглых при высоте этажа до 4 м
	1089,53 
	131,17 
	41,31 
	5,69 
	917,05 
	12,27 

	08-02-003-06
	      столбов круглых при высоте этажа свыше 4 м
	1079,25 
	128,81 
	33,39 
	4,47 
	917,05 
	12,05 

	08-02-003-07
	      беседок, портиков и других декоративных конструкций высотой до 4 м
	997,44 
	142,00 
	41,31 
	5,69 
	814,13 
	13,1 

	08-02-003-08
	      беседок, портиков и других декоративных конструкций высотой свыше 4 м
	987,03 
	139,51 
	33,39 
	4,47 
	814,13 
	12,87 

	08-02-003-09
	      сводов и арок над проездами и проемами
	1012,62 
	165,11 
	33,39 
	4,47 
	814,12 
	16,38 

	Таблица 08-02-004. Своды цилиндрические толщиной в 1/2 кирпича 

   

	
	Измеритель: 100 м2 горизонтальной проекции перекрытия или покрытия

	08-02-004-01
	Своды цилиндрические толщиной в 1/2 кирпича
	14614,57 
	2997,39 
	353,46 
	50,00 
	11263,72 
	297,36 

	Таблица 08-02-005. Кладка армированных стен из кирпича в районах с сейсмичностью 7-8 баллов 

   

	
	Измеритель: 1 м3 кладки

	
	Кладка армированных стен из кирпича в районах с сейсмичностью 7-8 баллов:

	08-02-005-01
	      наружных простых при высоте этажа до 4 м
	822,66 
	53,85 
	35,20 
	5,42 
	733,61 
	6,03 

	(204-9004)
	  Сетка арматурная, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	08-02-005-02
	      наружных простых при высоте этажа свыше 4 м
	816,92 
	52,51 
	30,80 
	4,74 
	733,61 
	5,88 

	(204-9004)
	  Сетка арматурная, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	08-02-005-03
	      наружных средней сложности при высоте этажа до 4 м
	837,91 
	58,93 
	35,20 
	5,42 
	743,78 
	6,35 

	(204-9004)
	  Сетка арматурная, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	08-02-005-04
	      наружных средней сложности при высоте этажа свыше 4 м
	832,30 
	57,72 
	30,80 
	4,74 
	743,78 
	6,22 

	(204-9004)
	  Сетка арматурная, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	Таблица 08-02-006. Расшивка швов кладки 

   

	
	Измеритель: 100 м2 стен (без вычета проемов)

	
	Расшивка швов кладки:

	08-02-006-01
	      из кирпича
	220,75 
	220,75 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	21,9 

	08-02-006-02
	      из керамических и мелкоблочных камней
	141,12 
	141,12 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	14 

	Таблица 08-02-007. Армирование кладки стен, крепление сводов, установка металлических решеток 

   

	
	Измеритель: 1 т металлических изделий

	08-02-007-01
	Армирование кладки стен и других конструкций
	9839,67 
	530,23 
	47,21 
	3,12 
	9262,23 
	63,73 

	08-02-007-02
	Крепление сводов стальными затяжками
	11176,81 
	380,12 
	94,33 
	5,01 
	10702,36 
	36,62 

	08-02-007-03
	Установка металлических решеток приямков
	12216,47 
	439,69 
	217,31 
	9,35 
	11559,47 
	47,38 

	Таблица 08-02-008. Кладка наружных стен из камней керамических или силикатных кладочных 

   

	
	Измеритель: 1 м3 кладки

	
	Кладка наружных стен из камней керамических или силикатных:

	08-02-008-01
	      простых при высоте этажа до 4 м
	534,50 
	39,85 
	30,80 
	4,74 
	463,85 
	4,58 

	08-02-008-02
	      простых при высоте этажа свыше 4 м
	528,00 
	38,63 
	25,52 
	3,93 
	463,85 
	4,44 

	08-02-008-03
	      средней сложности при высоте этажа до 4 м
	546,57 
	43,39 
	30,80 
	4,74 
	472,38 
	4,8 

	08-02-008-04
	      средней сложности при высоте этажа свыше 4 м
	539,94 
	42,04 
	25,52 
	3,93 
	472,38 
	4,65 

	08-02-008-05
	      сложных при высоте этажа до 4 м
	565,14 
	50,99 
	30,80 
	4,74 
	483,35 
	5,3 

	08-02-008-06
	      сложных при высоте этажа свыше 4 м
	558,41 
	49,54 
	25,52 
	3,93 
	483,35 
	5,15 

	Таблица 08-02-009. Кладка перегородок толщиной 120 мм из камней керамических или силикатных кладочных 

   

	
	Измеритель: 100 м2 перегородок (за вычетом проемов)

	
	Кладка перегородок толщиной 120 мм из камней керамических или силикатных:

	08-02-009-01
	      армированных при высоте этажа до 4 м
	7857,35 
	1306,03 
	289,44 
	43,09 
	6261,88 
	148,75 

	08-02-009-02
	      армированных при высоте этажа свыше 4 м
	7548,53 
	1005,13 
	281,52 
	41,87 
	6261,88 
	114,48 

	08-02-009-03
	      неармированных при высоте этажа до 4 м
	7055,26 
	1066,36 
	290,43 
	44,72 
	5698,47 
	122,57 

	08-02-009-04
	      неармированных при высоте этажа свыше 4 м
	6800,24 
	821,02 
	280,75 
	43,22 
	5698,47 
	94,37 

	Таблица 08-02-010. Кладка стен наружных из кирпича и камней керамических или силикатных с облицовкой лицевым кирпичом, камнями керамическими или силикатными 

   

	
	Измеритель: 1 м3 кладки

	
	Кладка наружныхстен из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом:

	08-02-010-01
	      толщиной 380 мм при высоте этажа до 4 м
	878,51 
	69,89 
	32,56 
	5,01 
	776,06 
	7,63 

	08-02-010-02
	      толщиной 380 мм при высоте этажа свыше 4 м
	870,37 
	68,79 
	25,52 
	3,93 
	776,06 
	7,51 

	08-02-010-03
	      толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м
	857,17 
	60,27 
	29,04 
	4,47 
	767,86 
	6,58 

	08-02-010-04
	      толщиной 510 мм при высоте этажа свыше 4 м
	849,86 
	60,00 
	22,00 
	3,39 
	767,86 
	6,55 

	08-02-010-05
	      толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м
	842,48 
	55,23 
	28,16 
	4,34 
	759,09 
	6,03 

	08-02-010-06
	      толщиной 640 мм при высоте этажа свыше 4 м
	834,62 
	54,41 
	21,12 
	3,25 
	759,09 
	5,94 

	
	Кладка наружныхстен из камней с облицовкой лицевым кирпичом:

	08-02-010-07
	      толщиной 380 мм при высоте этажа до 4 м
	675,13 
	62,56 
	32,56 
	5,01 
	580,01 
	6,83 

	08-02-010-08
	      толщиной 380 мм при высоте этажа свыше 4 м
	667,97 
	61,56 
	26,40 
	4,07 
	580,01 
	6,72 

	08-02-010-09
	      толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м
	658,11 
	59,45 
	30,80 
	4,74 
	567,86 
	6,49 

	08-02-010-10
	      толщиной 510 мм при высоте этажа свыше 4 м
	649,27 
	58,53 
	22,88 
	3,52 
	567,86 
	6,39 

	08-02-010-11
	      толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м
	634,50 
	52,21 
	28,16 
	4,34 
	554,13 
	5,7 

	08-02-010-12
	      толщиной 640 мм при высоте этажа свыше 4 м
	627,61 
	51,48 
	22,00 
	3,39 
	554,13 
	5,62 

	
	Кладка наружныхстен из камней с облицовкой камнями керамическими лицевыми:

	08-02-010-13
	      толщиной 380 мм при высоте этажа до 4 м
	639,94 
	55,60 
	32,56 
	5,01 
	551,78 
	6,07 

	08-02-010-14
	      толщиной 380 мм при высоте этажа свыше 4 м
	632,87 
	54,69 
	26,40 
	4,07 
	551,78 
	5,97 

	08-02-010-15
	      толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м
	612,30 
	48,55 
	31,68 
	4,88 
	532,07 
	5,3 

	08-02-010-16
	      толщиной 510 мм при высоте этажа свыше 4 м
	602,67 
	47,72 
	22,88 
	3,52 
	532,07 
	5,21 

	08-02-010-17
	      толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м
	593,06 
	44,33 
	28,16 
	4,34 
	520,57 
	4,84 

	08-02-010-18
	      толщиной 640 мм при высоте этажа свыше 4 м
	585,29 
	43,60 
	21,12 
	3,25 
	520,57 
	4,76 

	
	Кладка наружныхстен из лицевого кирпича:

	08-02-010-19
	      толщиной 250 мм при высоте этажа до 4 м
	923,79 
	78,23 
	34,32 
	5,28 
	811,24 
	8,54 

	08-02-010-20
	      толщиной 250 мм при высоте этажа свыше 4 м
	915,56 
	77,04 
	27,28 
	4,20 
	811,24 
	8,41 

	
	Кладка наружныхстен из кирпича с цепной перевязкой швов с облицовкой с одной стороны лицевым кирпичом:

	08-02-010-21
	      толщиной 380 мм при высоте этажа до 4 м
	872,54 
	69,89 
	32,56 
	5,01 
	770,09 
	7,63 

	08-02-010-22
	      толщиной 380 мм при высоте этажа свыше 4 м
	864,40 
	68,79 
	25,52 
	3,93 
	770,09 
	7,51 

	08-02-010-23
	      толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м
	852,55 
	60,27 
	29,04 
	4,47 
	763,24 
	6,58 

	08-02-010-24
	      толщиной 510 мм при высоте этажа свыше 4 м
	845,24 
	60,00 
	22,00 
	3,39 
	763,24 
	6,55 

	08-02-010-25
	      толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м
	837,96 
	55,23 
	28,16 
	4,34 
	754,57 
	6,03 

	08-02-010-26
	      толщиной 640 мм при высоте этажа свыше 4 м
	830,10 
	54,41 
	21,12 
	3,25 
	754,57 
	5,94 

	
	Кладка наружныхстен из кирпича с цепной перевязкой швов с облицовкой с двух сторон лицевым кирпичом:

	08-02-010-27
	      толщиной 380 мм при высоте этажа до 4 м
	915,85 
	76,30 
	32,56 
	5,01 
	806,99 
	8,33 

	08-02-010-28
	      толщиной 380 мм при высоте этажа свыше 4 м
	906,61 
	74,10 
	25,52 
	3,93 
	806,99 
	8,09 

	08-02-010-29
	      толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м
	887,10 
	66,68 
	29,04 
	4,47 
	791,38 
	7,28 

	08-02-010-30
	      толщиной 510 мм при высоте этажа свыше 4 м
	879,79 
	66,41 
	22,00 
	3,39 
	791,38 
	7,25 

	08-02-010-31
	      толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м
	867,02 
	61,74 
	28,16 
	4,34 
	777,12 
	6,74 

	08-02-010-32
	      толщиной 640 мм при высоте этажа свыше 4 м
	859,06 
	60,82 
	21,12 
	3,25 
	777,12 
	6,64 

	Таблица 08-02-011. Кладка участков стен (карнизы, пояски и т.п.) из кирпича и камней керамических и силикатных с облицовкой кирпичом лицевым профильным 

   

	
	Измеритель: 1 м3 кладки

	
	Кладка участков стен из кирпича с облицовкой кирпичом лицевым профильным:

	08-02-011-01
	      толщиной стен 380 мм при высоте этажей до 4 м
	889,63 
	116,23 
	30,80 
	4,74 
	742,60 
	11,67 

	08-02-011-02
	      толщиной стен 380 мм при высоте этажей свыше 4 м
	880,12 
	114,64 
	22,88 
	3,52 
	742,60 
	11,51 

	08-02-011-03
	      толщиной стен 510 мм при высоте этажей до 4 м
	867,15 
	87,55 
	30,80 
	4,74 
	748,80 
	8,79 

	08-02-011-04
	      толщиной стен 510 мм при высоте этажей свыше 4 м
	858,13 
	86,45 
	22,88 
	3,52 
	748,80 
	8,68 

	08-02-011-05
	      толщиной стен 640 мм при высоте этажей до 4 м
	855,89 
	75,50 
	28,16 
	4,34 
	752,23 
	7,58 

	08-02-011-06
	      толщиной стен 640 мм при высоте этажей свыше 4 м
	847,65 
	74,30 
	21,12 
	3,25 
	752,23 
	7,46 

	
	Кладка участков стен из камней с облицовкой кирпичом лицевым профильным:

	08-02-011-07
	      толщиной стен 380 мм при высоте этажей до 4 м
	728,75 
	100,00 
	30,80 
	4,74 
	597,95 
	10,04 

	08-02-011-08
	      толщиной стен 380 мм при высоте этажей свыше 4 м
	719,23 
	98,40 
	22,88 
	3,52 
	597,95 
	9,88 

	08-02-011-09
	      толщиной стен 510 мм при высоте этажей до 4 м
	669,40 
	74,00 
	30,80 
	4,74 
	564,60 
	7,43 

	08-02-011-10
	      толщиной стен 510 мм при высоте этажей свыше 4 м
	660,29 
	72,81 
	22,88 
	3,52 
	564,60 
	7,31 

	08-02-011-11
	      толщиной стен 640 мм при высоте этажей до 4 м
	645,40 
	64,04 
	28,16 
	4,34 
	553,20 
	6,43 

	08-02-011-12
	      толщиной стен 640 мм при высоте этажей свыше 4 м
	637,17 
	62,85 
	21,12 
	3,25 
	553,20 
	6,31 

	Таблица 08-02-012. Кладка стен из камней керамических или силикатных с облицовкой камнями керамическими лицевыми профильными 

   

	
	Измеритель: 1 м3 кладки

	
	Кладка стен из камней с облицовкой камнями лицевыми профильными:

	08-02-012-01
	      толщиной стен 380 мм при высоте этажа до 4 м
	839,60 
	100,00 
	30,80 
	4,74 
	708,80 
	10,04 

	08-02-012-02
	      толщиной стен 380 мм при высоте этажа свыше 4 м
	830,08 
	98,40 
	22,88 
	3,52 
	708,80 
	9,88 

	08-02-012-03
	      толщиной стен 510 мм при высоте этажа до 4 м
	753,21 
	74,00 
	30,80 
	4,74 
	648,41 
	7,43 

	08-02-012-04
	      толщиной стен 510 мм при высоте этажа свыше 4 м
	744,10 
	72,81 
	22,88 
	3,52 
	648,41 
	7,31 

	08-02-012-05
	      толщиной стен 640 мм при высоте этажа до 4 м
	714,29 
	64,04 
	28,16 
	4,34 
	622,09 
	6,43 

	08-02-012-06
	      толщиной стен 640 мм при высоте этажа свыше 4 м
	706,06 
	62,85 
	21,12 
	3,25 
	622,09 
	6,31 

	Таблица 08-02-013. Кладка наружных стен толщиной в 2 кирпича с облицовкой керамической плиткой 

   

	
	Измеритель: 100 м2 стен (за вычетом проемов)

	
	Кладка наружных стен толщиной в 2 кирпича с облицовкой керамической плиткой:

	08-02-013-01
	      при высоте этажа до 4 м
	55545,76 
	6544,40 
	2014,91 
	280,35 
	46986,45 
	672,6 

	08-02-013-02
	      при высоте этажа свыше 4 м
	55067,73 
	6460,91 
	1620,37 
	239,29 
	46986,45 
	664,02 

	08-02-013-03
	На каждые 120 мм изменений толщины кладки добавлять или исключать к расценке 08-02-013-01
	9742,42 
	419,17 
	286,03 
	44,04 
	9037,22 
	43,08 

	08-02-013-04
	На каждые 120 мм изменений толщины кладки добавлять или исключать к расценке 08-02-013-02
	9733,64 
	415,67 
	280,75 
	43,22 
	9037,22 
	42,72 

	Таблица 08-02-014. Кладка наружных и внутренних кирпичных стен облегченных конструкций 

   

	
	Измеритель: 1 м3 кладки конструкций

	
	Кладка наружных и внутренних стен кирпично-бетонных с заполнением легким бетоном:

	08-02-014-01
	      толщиной 380 мм при высоте этажа до 4 м
	821,60 
	57,00 
	32,56 
	5,01 
	732,04 
	6,07 

	08-02-014-02
	      толщиной 380 мм при высоте этажа свыше 4 м
	807,89 
	50,33 
	25,52 
	3,93 
	732,04 
	5,36 

	08-02-014-03
	      толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м
	802,86 
	47,70 
	30,80 
	4,74 
	724,36 
	5,08 

	08-02-014-04
	      толщиной 510 мм при высоте этажа свыше 4 м
	794,79 
	46,67 
	23,76 
	3,66 
	724,36 
	4,97 

	08-02-014-05
	      толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м
	785,43 
	39,44 
	28,16 
	4,34 
	717,83 
	4,2 

	08-02-014-06
	      толщиной 640 мм при высоте этажа свыше 4 м
	777,64 
	38,69 
	21,12 
	3,25 
	717,83 
	4,12 

	
	Кладка наружных и внутренних стен кирпичных колодцевых с заполнением засыпными материалами:

	08-02-014-07
	      толщиной 380 мм при высоте этажа до 4 м
	738,88 
	75,21 
	41,21 
	5,92 
	622,46 
	8,01 

	08-02-014-08
	      толщиной 380 мм при высоте этажа свыше 4 м
	730,72 
	74,09 
	34,17 
	4,84 
	622,46 
	7,89 

	08-02-014-09
	      толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м
	611,52 
	60,94 
	40,41 
	5,75 
	510,17 
	6,49 

	08-02-014-10
	      толщиной 510 мм при высоте этажа свыше 4 м
	602,98 
	59,44 
	33,37 
	4,67 
	510,17 
	6,33 

	08-02-014-11
	      толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м
	538,77 
	53,52 
	38,73 
	5,44 
	446,52 
	5,7 

	08-02-014-12
	      толщиной 640 мм при высоте этажа свыше 4 м
	530,61 
	52,40 
	31,69 
	4,36 
	446,52 
	5,58 

	
	Кладка наружных и внутренних стен кирпичных с вертикальными поперечными стенками и узлами жесткости с заполнением засыпными материалами:

	08-02-014-13
	      толщиной 380 мм при высоте этажа до 4 м
	760,15 
	69,86 
	41,21 
	5,92 
	649,08 
	7,44 

	08-02-014-14
	      толщиной 380 мм при высоте этажа свыше 4 м
	751,98 
	68,73 
	34,17 
	4,84 
	649,08 
	7,32 

	08-02-014-15
	      толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м
	630,84 
	57,00 
	40,41 
	5,75 
	533,43 
	6,07 

	08-02-014-16
	      толщиной 510 мм при высоте этажа свыше 4 м
	614,04 
	55,40 
	33,37 
	4,67 
	525,27 
	5,9 

	08-02-014-17
	      толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м
	555,60 
	50,24 
	38,73 
	5,44 
	466,63 
	5,35 

	08-02-014-18
	      толщиной 640 мм при высоте этажа свыше 4 м
	547,52 
	49,20 
	31,69 
	4,36 
	466,63 
	5,24 

	Таблица 08-02-015. Кладка наружных и внутренних кирпичных стен с воздушной прослойкой и теплоизоляционными плитами 

   

	
	Измеритель: 1 м3 кладки

	
	Кладка наружных и внутренних кирпичных стен с воздушной прослойкой:

	08-02-015-01
	      при высоте этажа до 4 м
	771,72 
	62,64 
	29,04 
	4,47 
	680,04 
	6,75 

	08-02-015-02
	      при высоте этажа свыше 4 м
	764,35 
	61,43 
	22,88 
	3,52 
	680,04 
	6,62 

	
	Кладка наружных и внутренних кирпичных стен с теплоизоляционными плитами:

	08-02-015-03
	      общей толщиной 250 мм при высоте этажа до 4 м
	1133,22 
	95,91 
	44,83 
	6,23 
	992,48 
	10,47 

	08-02-015-04
	      общей толщиной 250 мм при высоте этажа свыше 4 м
	1124,62 
	94,35 
	37,79 
	5,15 
	992,48 
	10,3 

	08-02-015-05
	      общей толщиной 380 мм при высоте этажа до 4 м
	1024,81 
	76,94 
	38,67 
	5,28 
	909,20 
	8,4 

	08-02-015-06
	      общей толщиной 380 мм при высоте этажа свыше 4 м
	1015,94 
	75,11 
	31,63 
	4,20 
	909,20 
	8,2 

	08-02-015-07
	      общей толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м
	964,58 
	65,31 
	37,79 
	5,15 
	861,48 
	7,13 

	08-02-015-08
	      общей толщиной 510 мм при высоте этажа свыше 4 м
	955,89 
	63,66 
	30,75 
	4,07 
	861,48 
	6,95 

	Таблица 08-02-016. Кладка прижимных стенок из кирпича 

   

	
	Измеритель: 100 м2 стенки

	08-02-016-01
	Кладка прижимных стенок гидроизоляции в 1/2 кирпича на битумной мастике
	14651,43 
	1177,78 
	1193,82 
	362,76 
	12279,83 
	131,89 

	08-02-016-02
	Кладка прижимных неармированных стенок в 1/4 кирпича
	5866,64 
	992,84 
	157,96 
	8,81 
	4715,84 
	111,18 

	Раздел 3. КОНСТРУКЦИИ ИЗ ЛЕГКИХ БЛОКОВ И КАМНЕЙ 

   

	Таблица 08-03-001. Кладка из крупных известняковых блоков 

   

	
	Измеритель: 1 м3 кладки блоков

	
	Кладка из крупных известняковых блоков:

	08-03-001-01
	      массой до 0,5 т
	1488,62 
	44,88 
	131,13 
	20,19 
	1312,61 
	4,78 

	08-03-001-02
	      массой более 0,5 т
	2063,21 
	30,99 
	73,93 
	11,38 
	1958,29 
	3,3 

	Таблица 08-03-002. Кладка стен из камней легкобетонных, заполнение проемов и фахверков 

   

	
	Измеритель: 1 м3 кладки

	
	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки:

	08-03-002-01
	      при высоте этажа до 4 м
	624,80 
	40,05 
	38,72 
	5,96 
	546,03 
	4,43 

	08-03-002-02
	      при высоте этажа свыше 4 м
	615,16 
	38,33 
	30,80 
	4,74 
	546,03 
	4,24 

	
	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки с заполнением каркасов и фахверков:

	08-03-002-03
	      при высоте этажа до 4 м
	619,50 
	32,05 
	33,44 
	5,15 
	554,01 
	3,65 

	08-03-002-04
	      при высоте этажа свыше 4 м
	609,91 
	30,38 
	25,52 
	3,93 
	554,01 
	3,46 

	
	Кладка стен из легкобетонных камней с облицовкой в процессе кладки кирпичом (в 1/2 кирпича):

	08-03-002-05
	      толщиной 320 мм при высоте этажа до 4 м
	725,00 
	52,90 
	45,77 
	7,05 
	626,33 
	5,7 

	08-03-002-06
	      толщиной 320 мм при высоте этажа свыше 4 м
	714,75 
	50,58 
	37,84 
	5,83 
	626,33 
	5,45 

	08-03-002-07
	      толщиной 520 мм при высоте этажа до 4 м
	684,09 
	44,27 
	43,92 
	5,69 
	595,90 
	4,77 

	(204-9001)
	  Арматура, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	08-03-002-08
	      толщиной 520 мм при высоте этажа свыше 4 м
	672,41 
	41,39 
	35,12 
	4,34 
	595,90 
	4,46 

	(204-9001)
	  Арматура, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	08-03-002-09
	      толщиной 720 мм при высоте этажа до 4 м
	662,57 
	37,86 
	44,80 
	5,83 
	579,91 
	4,08 

	(204-9001)
	  Арматура, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	08-03-002-10
	      толщиной 720 мм при высоте этажа свыше 4 м
	651,64 
	35,73 
	36,00 
	4,47 
	579,91 
	3,85 

	(204-9001)
	  Арматура, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	08-03-002-11
	Засыпка пустот в камнях
	86,11 
	12,90 
	22,09 
	2,84 
	51,12 
	1,39 

	Таблица 08-03-003. Кладка стен и перегородок неармированных из камней известковых и туфовых 

   

	
	Измеритель: 1 м3 кладки

	
	Кладка стен из известняка:

	08-03-003-01
	      обычная при высоте этажа до 4 м
	328,02 
	30,95 
	32,56 
	5,01 
	264,51 
	3,72 

	08-03-003-02
	      обычная при высоте этажа свыше 4 м
	321,03 
	30,12 
	26,40 
	4,07 
	264,51 
	3,62 

	08-03-003-03
	      рядовая при высоте этажа до 4 м
	329,85 
	40,60 
	33,44 
	5,15 
	255,81 
	4,88 

	08-03-003-04
	      рядовая при высоте этажа свыше 4 м
	322,53 
	39,44 
	27,28 
	4,20 
	255,81 
	4,74 

	08-03-003-05
	      чистая при высоте этажа до 4 м
	350,53 
	62,16 
	32,56 
	5,01 
	255,81 
	6,62 

	08-03-003-06
	      чистая при высоте этажа свыше 4 м
	342,27 
	60,94 
	25,52 
	3,93 
	255,81 
	6,49 

	
	Кладка из известняка перегородок:

	08-03-003-07
	      неармированных при высоте этажа до 4 м
	2703,07 
	80,48 
	25,52 
	3,93 
	2597,07 
	9,25 

	08-03-003-08
	      неармированных при высоте этажа свыше 4 м
	2694,55 
	79,00 
	18,48 
	2,85 
	2597,07 
	9,08 

	
	Кладка стен из известняка с облицовкой кирпичом:

	08-03-003-09
	      толщиной 520 мм при высоте этажа до 4 м
	523,02 
	51,19 
	31,68 
	4,88 
	440,15 
	5,83 

	08-03-003-10
	      толщиной 520 мм при высоте этажа свыше 4 м
	515,28 
	49,61 
	25,52 
	3,93 
	440,15 
	5,65 

	
	Кладка стен из туфа:

	08-03-003-11
	      обычная из грубообработанных камней при высоте этажа до 4 м
	318,21 
	49,87 
	35,61 
	5,25 
	232,73 
	5,68 

	08-03-003-12
	      обычная из грубообработанных камней при высоте этажа свыше 4 м
	308,79 
	48,38 
	27,68 
	4,03 
	232,73 
	5,51 

	08-03-003-13
	      чистая из камней правильной формы при высоте этажа до 4 м
	369,05 
	60,06 
	36,49 
	5,38 
	272,50 
	6,03 

	08-03-003-14
	      чистая из камней правильной формы при высоте этажа свыше 4 м
	358,93 
	57,87 
	28,56 
	4,16 
	272,50 
	5,81 

	Раздел 4. ПЕРЕГОРОДКИ 

   

	Таблица 08-04-001. Установка перегородок из гипсовых и легкобетонных плит 

   

	
	Измеритель: 100 м2 перегородок (за вычетом проемов)

	
	Установка перегородок из гипсовых плит:

	08-04-001-01
	      в 1 слой при высоте этажа до 4 м
	10746,86 
	931,50 
	281,42 
	29,00 
	9533,94 
	96,83 

	08-04-001-02
	      в 1 слой при высоте этажа свыше 4 м
	10719,26 
	903,90 
	281,42 
	29,00 
	9533,94 
	93,96 

	08-04-001-03
	      в 2 слоя при высоте этажа до 4 м
	22200,53 
	1681,58 
	641,74 
	66,12 
	19877,21 
	174,8 

	08-04-001-04
	      в 2 слоя при высоте этажа свыше 4 м
	22145,21 
	1626,26 
	641,74 
	66,12 
	19877,21 
	169,05 

	
	Установка перегородок из легкобетонных плит:

	08-04-001-05
	      в 1 слой при высоте этажа до 4 м
	14627,05 
	885,04 
	265,49 
	25,34 
	13476,52 
	92 

	08-04-001-06
	      в 1 слой при высоте этажа свыше 4 м
	14600,50 
	858,49 
	265,49 
	25,34 
	13476,52 
	89,24 

	08-04-001-07
	      в 2 слоя при высоте этажа до 4 м
	29096,14 
	1681,58 
	497,07 
	50,95 
	26917,49 
	174,8 

	08-04-001-08
	      в 2 слоя при высоте этажа свыше 4 м
	29040,82 
	1626,26 
	497,07 
	50,95 
	26917,49 
	169,05 

	
	Установка перегородок из гипсовых пазогребневых плит:

	08-04-001-09
	      в 1 слой при высоте этажа до 4 м
	15789,38 
	991,99 
	257,74 
	26,42 
	14539,65 
	100,71 

	08-04-001-10
	      в 1 слой при высоте этажа свыше 4 м
	15759,44 
	962,05 
	257,74 
	26,42 
	14539,65 
	97,67 

	08-04-001-11
	      в 2 слоя при высоте этажа до 4 м
	31346,26 
	1790,43 
	558,37 
	56,37 
	28997,46 
	181,77 

	08-04-001-12
	      в 2 слоя при высоте этажа свыше 4 м
	31247,03 
	1691,20 
	558,37 
	56,37 
	28997,46 
	175,8 

	Таблица 08-04-002. Установка перегородок из стеклянных блоков и заполнение проемов стеклянными блоками 

   

	
	Измеритель: 100 м2 перегородок (за вычетом проемов)

	
	Установка перегородок из стеклянных блоков:

	08-04-002-01
	      при высоте этажа до 4 м
	75263,38 
	1211,80 
	258,62 
	26,56 
	73792,96 
	135,7 

	08-04-002-02
	      при высоте этажа свыше 4 м
	75242,84 
	1191,26 
	258,62 
	26,56 
	73792,96 
	133,4 

	
	Заполнение проемов стеклянными блоками:

	08-04-002-03
	      при высоте этажа до 4 м
	75502,97 
	1451,39 
	258,62 
	26,56 
	73792,96 
	156,4 

	08-04-002-04
	      при высоте этажа свыше 4 м
	75470,96 
	1419,38 
	258,62 
	26,56 
	73792,96 
	152,95 

	Раздел 5. ПЛИТЫ ПОДОКОННЫЕ, КРЫЛЬЦА 

   

	Таблица 08-05-001. Укладка подоконных железобетонных плит 

   

	
	Измеритель: 100 м2 плит (в деле)

	
	Укладка подоконных железобетонных плит:

	08-05-001-01
	      с мозаичным покрытием
	34436,15 
	1221,94 
	257,90 
	28,59 
	32956,31 
	133,4 

	08-05-001-02
	      гладких
	21810,50 
	1041,31 
	257,90 
	28,59 
	20511,29 
	113,68 

	Таблица 08-05-002. Устройство крылец 

   

	
	Измеритель: 1 м2 крыльца

	
	Устройство крылец:

	08-05-002-01
	      с входной площадкой
	88,91 
	14,28 
	7,71 
	0,41 
	66,92 
	1,67 

	(204-9060)
	  Армосетки, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(403-9015)
	  Плиты железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(403-9043)
	  Ступени железобетонные, (м)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	08-05-002-02
	      с входом с одной стороны в одну ступень
	137,44 
	25,08 
	7,71 
	0,41 
	104,65 
	3,12 

	(204-9060)
	  Армосетки, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(403-9015)
	  Плиты железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(403-9043)
	  Ступени железобетонные, (м)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	08-05-002-03
	      с входом с трех сторон в три ступени
	584,26 
	101,59 
	23,36 
	1,36 
	459,31 
	12,21 

	(204-9060)
	  Армосетки, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(403-9015)
	  Плиты железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(403-9043)
	  Ступени железобетонные, (м)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	Раздел 6. МУСОРОПРОВОДЫ 

   

	Таблица 08-06-001. Монтаж мусоропровода со стволом из асбоцементных труб 

   

	
	Измеритель: 1 мусоропровод

	08-06-001-01
	Монтаж мусоропровода со стволом из асбоцементных труб в 9-этажных зданиях с пятью клапанами общей высотой 25 м
	10813,92 
	651,44 
	1219,80 
	167,75 
	8942,68 
	72,95 

	(101-0782)
	  Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(404-9010)
	  Кирпич керамический, (1000 шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	08-06-001-02
	На каждый этаж сверх или менее девяти добавлять или исключать к расценке 08-06-001-01
	720,60 
	53,13 
	121,40 
	16,67 
	546,07 
	5,95 

	(101-0782)
	  Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	08-06-001-03
	На 1 м удлинения ствола мусоропровода при высоте этажа более 2,8 м добавлять или исключать к расценке 08-06-001-01
	176,74 
	12,32 
	42,20 
	5,96 
	122,22 
	1,38 

	08-06-001-04
	На один дополнительный приемный клапан добавлять к расценке 08-06-001-01
	306,33 
	22,68 
	1,74 
	0,00 
	281,91 
	2,54 

	Таблица 08-06-002. Окраска металлических деталей мусоропровода 

   

	
	Измеритель: 1 мусоропровод

	08-06-002-01
	Окраска металлических деталей мусоропровода в 9-этажных зданиях с пятью клапанами
	121,74 
	48,28 
	0,00 
	0,00 
	73,46 
	4,79 

	08-06-002-02
	При окраске на каждый этаж сверх или менее девяти добавлять или исключать к расценке 08-06-002-01
	7,48 
	3,02 
	0,00 
	0,00 
	4,46 
	0,3 

	08-06-002-03
	При окраске на один дополнительный клапан добавлять к расценке 08-06-002-01
	14,76 
	5,85 
	0,00 
	0,00 
	8,91 
	0,58 

	Раздел 7. НАРУЖНЫЕ И ВНУТРЕННИЕ ЛЕСА 

   

	Таблица 08-07-001. Установка и разборка наружных инвентарных лесов 

   

	
	Измеритель: 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов

	
	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м:

	08-07-001-01
	      трубчатых для кладки облицовки
	670,57 
	392,34 
	6,09 
	0,00 
	272,14 
	43,4 

	08-07-001-02
	      трубчатых для прочих отделочных работ
	738,96 
	393,24 
	6,09 
	0,00 
	339,63 
	43,5 

	08-07-001-03
	      подвесных
	938,44 
	589,41 
	6,96 
	0,00 
	342,07 
	65,2 

	
	На каждые последующие 4 м высоты наружных инвентарных лесов добавлять:

	08-07-001-04
	      к расценкам 08-07-001-01, 08-07-001-02
	136,69 
	59,66 
	1,74 
	0,00 
	75,29 
	6,6 

	08-07-001-05
	      к расценке 08-07-001-03
	189,78 
	88,50 
	1,74 
	0,00 
	99,54 
	9,79 

	Таблица 08-07-002. Установка и разборка внутренних инвентарных лесов 

   

	
	Измеритель: 100 м2 горизонтальной проекции

	
	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов:

	08-07-002-01
	      при высоте помещений до 6 м
	1025,33 
	634,61 
	15,66 
	0,00 
	375,06 
	70,2 

	08-07-002-02
	      на каждые последующие 4 м высоты помещений добавлять к расценке 08-07-002-01
	692,60 
	450,19 
	9,57 
	0,00 
	232,84 
	49,8 

	Таблица 08-07-003. Изготовление стальных деталей подвесных лесов 

   

	
	Измеритель: 1 т деталей

	08-07-003-01
	Изготовление стальных деталей подвесных лесов
	7779,08 
	425,79 
	98,98 
	1,49 
	7254,31 
	49,8 

	Таблица 08-07-004. Изготовление деревянных деталей подвесных лесов 

   

	
	Измеритель: 1 м3 деталей

	08-07-004-01
	Изготовление деревянных деталей подвесных лесов
	1897,26 
	115,55 
	56,05 
	1,63 
	1725,66 
	14,72 

	Таблица 08-07-005. Изготовление дощатых щитов настила для подвесных лесов 

   

	
	Измеритель: 100 м2 щитов

	08-07-005-01
	Изготовление дощатых щитов настила для подвесных лесов
	11084,57 
	1123,62 
	666,44 
	25,75 
	9294,51 
	137,53 

	Раздел 8. ПЕЧИ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ И ОЧАГИ 

   

	Таблица 08-08-001. Основания под печи, очаги и трубы в нижних этажах зданий 

   

	
	Измеритель: 1 м3 основания

	
	Основания под печи, очаги и трубы в нижних этажах:

	08-08-001-01
	      бутовые
	467,70 
	50,54 
	9,57 
	0,00 
	407,59 
	5,66 

	08-08-001-02
	      кирпичные
	632,06 
	39,74 
	31,32 
	0,00 
	561,00 
	4,45 

	Таблица 08-08-002. Основания под печи, очаги и трубы в верхних этажах зданий 

   

	
	Измеритель: 1 место

	08-08-002-01
	Основания под печи, очаги и трубы в верхних этажах зданий
	442,06 
	36,61 
	4,85 
	0,27 
	400,60 
	4,1 

	Таблица 08-08-003. Кладка печей, очагов 

   

	
	Измеритель: 1 м3 кладки (без вычета пустот)

	
	Кладка печей, очагов:

	08-08-003-01
	      отопительных с топкой под дрова не облицованных и не оштукатуренных
	1133,28 
	96,51 
	43,50 
	0,00 
	993,27 
	10,4 

	(301-9006)
	  Приборы печные, (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	08-08-003-02
	      отопительных с топкой под дрова в стальных футлярах
	1503,97 
	161,52 
	41,76 
	0,00 
	1300,69 
	16,6 

	(301-9006)
	  Приборы печные, (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	08-08-003-03
	      отопительных с топкой под уголь не облицованных и не оштукатуренных
	1236,91 
	96,51 
	43,50 
	0,00 
	1096,90 
	10,4 

	(301-9006)
	  Приборы печные, (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	08-08-003-04
	      отопительных с топкой под уголь в стальных футлярах
	1558,56 
	161,52 
	41,76 
	0,00 
	1355,28 
	16,6 

	(301-9006)
	  Приборы печные, (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	08-08-003-05
	      кухонных с топкой под дрова без щитка
	818,82 
	86,30 
	33,93 
	0,00 
	698,59 
	9,3 

	(301-9006)
	  Приборы печные, (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	08-08-003-06
	      кухонных с топкой под дрова со щитком
	834,79 
	83,52 
	35,67 
	0,00 
	715,60 
	9 

	(301-9006)
	  Приборы печные, (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	08-08-003-07
	      кухонных с топкой под уголь без щитка
	922,45 
	86,30 
	33,93 
	0,00 
	802,22 
	9,3 

	(301-9006)
	  Приборы печные, (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	08-08-003-08
	      кухонных с топкой под уголь со щитком
	938,42 
	83,52 
	35,67 
	0,00 
	819,23 
	9 

	(301-9006)
	  Приборы печные, (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	08-08-003-09
	      пищеварочных с топкой под дрова
	875,58 
	119,68 
	32,19 
	0,00 
	723,71 
	12,3 

	(301-9006)
	  Приборы печные, (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	08-08-003-10
	      пищеварочных с топкой под уголь
	979,21 
	119,68 
	32,19 
	0,00 
	827,34 
	12,3 

	(301-9006)
	  Приборы печные, (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	Таблица 08-08-004. Установка очагов металлических 

   

	
	Измеритель: 1 очаг

	08-08-004-01
	Установка очагов металлических
	114,90 
	34,34 
	8,70 
	0,00 
	71,86 
	3,7 

	(301-9006)
	  Приборы печные, (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	Таблица 08-08-005. Кладка дымовых кирпичных труб 

   

	
	Измеритель: 1 м3 кладки (без вычета пустот)

	08-08-005-01
	Кладка дымовых кирпичных труб
	1091,42 
	118,81 
	46,98 
	4,74 
	925,63 
	12,97 

	Таблица 08-08-006. Отделка печей 

   

	
	Измеритель: 100 м2 облицованной или оштукатуренной поверхности

	
	Отделка печей:

	08-08-006-01
	      изразцами
	34947,40 
	4202,82 
	391,68 
	21,59 
	30352,90 
	362 

	08-08-006-02
	      штукатурным глиняным раствором без сетки
	473,16 
	133,95 
	78,75 
	8,27 
	260,46 
	15 

	08-08-006-03
	      штукатурным глиняным раствором по сетке
	2716,48 
	392,92 
	94,12 
	9,89 
	2229,44 
	44 
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