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Часть 9. Строительные металлические конструкции
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	Раздел 1. ЗДАНИЯ И КАРКАСЫ ЗДАНИЙ 

   

	Подраздел 1.1 КАРКАСЫ ОДНОЭТАЖНЫХ И МНОГОЭТАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ 

   

	Таблица 09-01-001. Монтаж каркасов одноэтажных производственных зданий одно- и многопролетных без фонарей 

   

	
	Измеритель: 1 т конструкций

	
	Монтаж каркасов одноэтажных производственных зданий одно- и многопролетных без фонарей пролетом:

	09-01-001-01
	      до 24 м, высотой до 15 м без кранов
	887,18 
	225,79 
	454,67 
	39,26 
	206,72 
	22,4 

	(201-9002)
	  Конструкции стальные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	09-01-001-02
	      до 24 м, высотой до 20 м с мостовыми и подвесными кранами грузоподъемностью до 15 т
	936,19 
	213,70 
	526,75 
	39,70 
	195,74 
	21,2 

	(201-9002)
	  Конструкции стальные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	09-01-001-03
	      до 36 м, высотой до 25 м с мостовыми и подвесными кранами грузоподъемностью до 200 т
	1023,19 
	201,00 
	631,95 
	54,06 
	190,24 
	19,94 

	(201-9002)
	  Конструкции стальные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	09-01-001-04
	      до 36 м, высотой до 30 м с мостовыми и подвесными кранами грузоподъемностью до 360 т
	953,87 
	178,42 
	566,40 
	47,18 
	209,05 
	17,7 

	(201-9002)
	  Конструкции стальные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	09-01-001-05
	      до 48 м, высотой до 50 м с мостовыми и подвесными кранами грузоподъемностью до 500 т
	1572,01 
	159,06 
	1185,11 
	33,62 
	227,84 
	15,78 

	(201-9002)
	  Конструкции стальные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	09-01-001-06
	      до 60 м, высотой до 60 м с подвесными кранами и без них
	1589,25 
	179,63 
	1278,09 
	51,70 
	131,53 
	17,82 

	(201-9002)
	  Конструкции стальные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	09-01-001-07
	      до 96 м, высотой до 60 м с подвесными кранами и без них
	1462,04 
	177,00 
	1034,68 
	41,61 
	250,36 
	17,56 

	(201-9002)
	  Конструкции стальные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	
	Монтаж каркасов многоэтажных производственных зданий одно- и многопролетных высотой:

	09-01-001-08
	      до 40 м
	798,67 
	170,05 
	457,48 
	34,37 
	171,14 
	16,87 

	(201-9002)
	  Конструкции стальные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	09-01-001-09
	      до 70 м
	1140,40 
	165,61 
	815,51 
	65,49 
	159,28 
	16,43 

	(201-9002)
	  Конструкции стальные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	09-01-001-10
	      до 50 м этажерочного типа
	1220,46 
	335,56 
	700,87 
	46,18 
	184,03 
	33,29 

	(201-9002)
	  Конструкции стальные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	09-01-001-11
	      до 100 м этажерочного типа
	1607,32 
	376,49 
	942,56 
	49,17 
	288,27 
	37,35 

	(201-9002)
	  Конструкции стальные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	
	Монтаж каркасов многоэтажных гражданских зданий одно- и многоэтажных высотой:

	09-01-001-12
	      до 25 м
	817,86 
	249,48 
	382,18 
	34,40 
	186,20 
	24,75 

	(201-9002)
	  Конструкции стальные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	09-01-001-13
	      до 70 м
	1054,96 
	229,42 
	609,93 
	54,38 
	215,61 
	22,76 

	(201-9002)
	  Конструкции стальные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	09-01-001-14
	      до 120 м
	1832,23 
	271,25 
	1243,28 
	56,21 
	317,70 
	26,91 

	(201-9002)
	  Конструкции стальные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	
	При применении высокопрочных болтов в узлах монтажных соединений исключаются затраты на электродуговую сварку:

	09-01-001-15
	      из расценок 09-01-001-01, 09-01-001-02, 09-01-001-03
	37,05 
	15,36 
	6,33 
	0,00 
	15,36 
	1,26 

	09-01-001-16
	      из расценок 09-01-001-08, 09-01-001-09, 09-01-001-10, 09-01-001-11, 09-01-001-12, 09-01-001-13, 09-01-001-14
	61,24 
	26,69 
	11,82 
	0,00 
	22,73 
	2,26 

	Подраздел 1.2 КАРКАСЫ И ЗДАНИЯ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

   

	Таблица 09-01-005. Монтаж каркасов зданий 

   

	
	Измеритель: 1 т конструкций

	
	Монтаж каркасов зданий:

	09-01-005-01
	      главных корпусов мусоросжигательных заводов
	1368,42 
	262,72 
	897,69 
	66,64 
	208,01 
	25,31 

	(101-1714)
	  Болты с гайками и шайбами строительные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(201-9002)
	  Конструкции стальные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	09-01-005-02
	      арочных пролетом до 48 м
	1221,06 
	236,29 
	702,27 
	44,48 
	282,50 
	21,5 

	(101-1714)
	  Болты с гайками и шайбами строительные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(201-9002)
	  Конструкции стальные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	09-01-005-03
	      рамных коробчатого сечения
	1183,64 
	258,05 
	521,49 
	48,64 
	404,10 
	24,86 

	(201-9002)
	  Конструкции стальные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	09-01-005-04
	Колонны со связями
	616,74 
	204,55 
	300,70 
	25,47 
	111,49 
	18,87 

	(201-9002)
	  Конструкции стальные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	Таблица 09-01-006. Монтаж зданий и цехов 

   

	
	Измеритель: 1 т конструкций

	
	Монтаж зданий:

	09-01-006-01
	      машинного, котельного и бункерно-деаэраторного отделений ГРЭС мощностью 500 мВт
	1973,90 
	304,64 
	1405,66 
	70,65 
	263,60 
	27,72 

	(101-1809)
	  Болты высокопрочные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(201-9002)
	  Конструкции стальные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	09-01-006-02
	      машинного и деаэраторного отделений и помещений электроустройств АЭС
	2377,80 
	290,02 
	1797,70 
	77,18 
	290,08 
	27,13 

	(101-1809)
	  Болты высокопрочные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(201-9002)
	  Конструкции стальные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	09-01-006-03
	      машинного, котельного и бункерно-деаэраторного отделений ТЭЦ
	1795,36 
	322,41 
	1227,08 
	64,86 
	245,87 
	30,16 

	(101-1809)
	  Болты высокопрочные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(201-9002)
	  Конструкции стальные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	09-01-006-04
	      горно-обогатительных комбинатов
	1441,46 
	246,30 
	1032,93 
	51,51 
	162,23 
	23,39 

	(101-1714)
	  Болты с гайками и шайбами строительные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(101-1809)
	  Болты высокопрочные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(201-9002)
	  Конструкции стальные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	
	Монтаж цехов:

	09-01-006-05
	      кислородно-конвертерных с конвертерами до 400 т
	2323,39 
	269,15 
	1911,35 
	50,17 
	142,89 
	26,31 

	(101-1714)
	  Болты с гайками и шайбами строительные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(101-1809)
	  Болты высокопрочные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(201-9002)
	  Конструкции стальные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	09-01-006-06
	      сталеплавильных
	1227,13 
	215,02 
	886,39 
	30,58 
	125,72 
	20,42 

	(101-1714)
	  Болты с гайками и шайбами строительные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(101-1809)
	  Болты высокопрочные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(201-9002)
	  Конструкции стальные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	Раздел 2. СООРУЖЕНИЯ 

   

	Подраздел 2.1 БУНКЕРЫ, СИЛОСЫ, ДЕКОМПОЗЕРЫ, СГУСТИТЕЛИ 

   

	Таблица 09-02-001. Монтаж бункеров и силосов 

   

	
	Измеритель: 1 т конструкций

	
	Монтаж бункеров из тонколистовой стали массой:

	09-02-001-01
	      до 0,1 т
	1912,18 
	1041,27 
	537,73 
	23,17 
	333,18 
	108,24 

	(201-9002)
	  Конструкции стальные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	09-02-001-02
	      до 0,25 т
	1169,13 
	628,09 
	357,70 
	17,62 
	183,34 
	65,29 

	(201-9002)
	  Конструкции стальные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	09-02-001-03
	      свыше 0,25 т
	957,15 
	565,18 
	283,55 
	16,12 
	108,42 
	58,75 

	(201-9002)
	  Конструкции стальные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	09-02-001-04
	Монтаж бункеров и силосов стационарных
	2112,58 
	354,12 
	1567,82 
	126,07 
	190,64 
	33,63 

	(201-9002)
	  Конструкции стальные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	Таблица 09-02-002. Защита листовой сталью бункеров 

   

	

	
	Измеритель: 1 т конструкций

	
	Защита листовой сталью:

	09-02-002-01
	      сменной на болтах бункеров металлических
	1025,03 
	463,44 
	170,25 
	15,04 
	391,34 
	47,63 

	(201-9002)
	  Конструкции стальные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	09-02-002-02
	      сменной на болтах бункеров железобетонных
	440,51 
	82,71 
	228,80 
	23,04 
	129,00 
	8,5 

	(201-9002)
	  Конструкции стальные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	09-02-002-03
	      на сварке бункеров металлических
	709,17 
	232,44 
	294,69 
	12,74 
	182,04 
	21,15 

	(201-9002)
	  Конструкции стальные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	Таблица 09-02-003. Монтаж корпусов и опорных конструкций декомпозеров и сгустителей 

   

	
	Измеритель: 1 т конструкций

	
	Монтаж:

	09-02-003-01
	      корпусов и опорных конструкций декомпозеров
	2342,87 
	439,01 
	1225,24 
	73,28 
	678,62 
	38,85 

	(201-9002)
	  Конструкции стальные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	09-02-003-02
	      сгустителей
	1870,83 
	366,46 
	1351,05 
	58,92 
	153,32 
	32,43 

	(201-9002)
	  Конструкции стальные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	Подраздел 2.2 РЕЗЕРВУАРЫ, ГАЗГОЛЬДЕРЫ 

   

	Таблица 09-02-009. Монтаж резервуаров стальных вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов 

   

	
	Измеритель: 1 т конструкций

	
	Монтаж резервуаров стальных вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов:

	09-02-009-01
	      без понтона вместимостью до 1000 м3
	1597,37 
	244,85 
	848,14 
	83,19 
	504,38 
	21,09 

	(201-9002)
	  Конструкции стальные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	09-02-009-02
	      без понтона вместимостью до 5000 м3
	1316,30 
	198,41 
	721,86 
	59,28 
	396,03 
	17,09 

	(201-9002)
	  Конструкции стальные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	09-02-009-03
	      без понтона вместимостью до 10000 м3
	1264,54 
	197,14 
	657,56 
	55,26 
	409,84 
	16,98 

	(201-9002)
	  Конструкции стальные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	09-02-009-04
	      без понтона вместимостью до 20000 м3
	1210,61 
	171,36 
	657,90 
	58,96 
	381,35 
	14,76 

	(201-9002)
	  Конструкции стальные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	09-02-009-05
	      с понтоном (плавающей крышей) вместимостью до 1000 м3
	1652,42 
	297,68 
	866,99 
	81,84 
	487,75 
	25,64 

	(201-9002)
	  Конструкции стальные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	09-02-009-06
	      с понтоном (плавающей крышей) вместимостью до 5000 м3
	1376,56 
	237,08 
	717,85 
	59,22 
	421,63 
	20,42 

	(201-9002)
	  Конструкции стальные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	09-02-009-07
	      с понтоном (плавающей крышей) вместимостью до 10000 м3
	1363,96 
	237,08 
	700,76 
	58,17 
	426,12 
	20,42 

	(201-9002)
	  Конструкции стальные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	09-02-009-08
	      с понтоном (плавающей крышей) вместимостью до 20000 м3
	1204,86 
	199,69 
	628,02 
	55,83 
	377,15 
	17,2 

	(201-9002)
	  Конструкции стальные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	09-02-009-09
	      с понтоном (плавающей крышей) вместимостью до 50000 м3
	1646,36 
	200,27 
	1089,59 
	92,53 
	356,50 
	17,25 

	(201-9002)
	  Конструкции стальные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	Таблица 09-02-010. Монтаж резервуаров сферических 

   

	
	Измеритель: 1 т конструкций

	
	Монтаж резервуаров сферических вместимостью:

	09-02-010-01
	      600 м3 на давление 0,8 мПа
	3379,90 
	448,61 
	2453,03 
	125,53 
	478,26 
	38,64 

	(201-9002)
	  Конструкции стальные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	09-02-010-02
	      600 м3 на давление 1,2 мПа
	2809,19 
	319,86 
	2153,08 
	73,92 
	336,25 
	27,55 

	(201-9002)
	  Конструкции стальные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	09-02-010-03
	      2000 м3 на давление 0,25 мПа
	2714,07 
	319,86 
	1811,46 
	55,04 
	582,75 
	27,55 

	(201-9002)
	  Конструкции стальные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	09-02-010-04
	      2000 м3 на давление 0,6 мПа
	2594,94 
	305,58 
	1676,57 
	50,79 
	612,79 
	26,32 

	(201-9002)
	  Конструкции стальные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	09-02-010-05
	Монтаж резервуаров траншейного типа вместимостью до 5000 м3
	1115,64 
	324,38 
	533,33 
	25,47 
	257,93 
	27,94 

	(201-9002)
	  Конструкции стальные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	Таблица 09-02-011. Монтаж изотермических резервуаров 

   

	
	Измеритель: 1 т конструкций

	
	Монтаж изотермических резервуаров:

	09-02-011-01
	      цилиндрических вместимостью 20000 м3 двухстенных
	2727,55 
	591,34 
	1545,99 
	114,42 
	590,22 
	48,51 

	(201-9002)
	  Конструкции стальные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	09-02-011-02
	      цилиндрических вместимостью 44000 м3 одностенных
	2978,32 
	733,57 
	1326,15 
	55,60 
	918,60 
	54,99 

	(201-9002)
	  Конструкции стальные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	09-02-011-03
	      сферических вместимостью 1400 м3 внутренний сосуд
	7147,37 
	1662,90 
	4414,61 
	154,85 
	1069,86 
	157,92 

	(201-9002)
	  Конструкции стальные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	09-02-011-04
	      сферических вместимостью 1400 м3 наружный кожух
	5839,40 
	2042,12 
	2983,42 
	174,53 
	813,86 
	183,15 

	(201-9002)
	  Конструкции стальные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	09-02-011-05
	      шаровых для криогенных продуктов вместимостью до 2000 м3
	24915,76 
	1822,78 
	1957,16 
	85,83 
	21135,82 
	136,64 

	(201-9002)
	  Конструкции стальные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	Таблица 09-02-012. Монтаж мокрых стальных газгольдеров низкого давления с вертикальными направляющими 

   

	
	Измеритель: 1 т конструкций

	
	Монтаж мокрых стальных газгольдеров низкого давления с вертикальными направляющими вместимостью:

	09-02-012-01
	      до 1000 м3
	2029,78 
	430,38 
	1250,45 
	102,66 
	348,95 
	37,07 

	(201-9002)
	  Конструкции стальные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	09-02-012-02
	      до 6000 м3
	1612,12 
	305,58 
	964,79 
	69,93 
	341,75 
	26,32 

	(201-9002)
	  Конструкции стальные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	09-02-012-03
	      до 20000 м3
	1761,93 
	274,46 
	1134,59 
	90,18 
	352,88 
	23,64 

	(201-9002)
	  Конструкции стальные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	Таблица 09-02-013. Монтаж резервуаров стальных вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов методом полистовой сборки 

   

	
	Измеритель: 1 т конструкций

	
	Монтаж резервуаров стальных вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов без понтона вместимостью:

	09-02-013-01
	      до 1000 м3
	7402,90 
	1462,86 
	2750,98 
	262,91 
	3189,06 
	126 

	(201-9002)
	  Конструкции стальные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	09-02-013-02
	      до 2000 м3
	5432,20 
	1193,51 
	2268,45 
	213,34 
	1970,24 
	102,8 

	(201-9002)
	  Конструкции стальные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	09-02-013-03
	      до 3000 м3
	5194,85 
	1106,43 
	2037,50 
	192,43 
	2050,92 
	95,3 

	(201-9002)
	  Конструкции стальные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	09-02-013-04
	      до 5000 м3
	4700,39 
	1009,72 
	2151,80 
	160,24 
	1538,87 
	86,97 

	(201-9002)
	  Конструкции стальные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	09-02-013-05
	      до 10000 м3
	4715,81 
	740,60 
	2366,09 
	152,68 
	1609,12 
	63,79 

	(201-9002)
	  Конструкции стальные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	09-02-013-06
	      до 20000 м3
	4607,81 
	644,82 
	2970,16 
	217,12 
	992,83 
	55,54 

	(201-9002)
	  Конструкции стальные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	09-02-013-07
	      до 30000 м3
	3414,15 
	590,95 
	1994,76 
	136,75 
	828,44 
	50,9 

	(201-9002)
	  Конструкции стальные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  


	
	Монтаж резервуаров стальных вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов с плавающей крышей вместимостью:

	09-02-013-08
	      до 50000 м3
	4267,78 
	576,20 
	2922,47 
	211,93 
	769,11 
	49,63 

	(201-9002)
	  Конструкции стальные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	09-02-013-09
	      до 100000 м3
	2998,43 
	434,56 
	2106,18 
	155,00 
	457,69 
	37,43 

	(201-9002)
	  Конструкции стальные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	Таблица 09-02-014. Монтаж элементов конструкций резервуаров стальных вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов 

   

	
	Измеритель: 1 т конструкций

	
	Монтаж элементов резервуаров стальных вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов вместимостью 5000 м3,:

	09-02-014-01
	      днище из рулонных заготовок
	1288,17 
	221,68 
	856,74 
	44,85 
	209,75 
	20,45 

	(201-9002)
	  Конструкции стальные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	09-02-014-02
	      днище из листовых заготовок
	2173,42 
	474,14 
	1575,62 
	119,29 
	123,66 
	43,74 

	(201-9002)
	  Конструкции стальные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	09-02-014-03
	      стенка из одного рулона
	2493,77 
	191,89 
	1894,21 
	84,59 
	407,67 
	17,46 

	(201-9002)
	  Конструкции стальные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	09-02-014-04
	      стенка из рулонных заготовок
	2546,09 
	194,66 
	1955,25 
	90,18 
	396,18 
	18,21 

	(201-9002)
	  Конструкции стальные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	09-02-014-05
	      кровля из щитовых заготовок
	10188,29 
	605,22 
	9214,26 
	283,00 
	368,81 
	55,07 

	(201-9002)
	  Конструкции стальные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	09-02-014-06
	      кровля комбинированная из щитовых заготовок и карт листового настила
	9567,35 
	721,74 
	8454,12 
	258,67 
	391,49 
	64,73 

	(201-9002)
	  Конструкции стальные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	09-02-014-07
	      кровля из рулонных заготовок
	7390,71 
	799,08 
	6248,64 
	212,98 
	342,99 
	72,71 

	(201-9002)
	  Конструкции стальные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	
	Монтаж элементов резервуаров стальных вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов вместимостью 10000 м3,:

	09-02-014-08
	      днище из рулонных заготовок
	3237,38 
	293,69 
	2806,86 
	119,80 
	136,83 
	26,34 

	(201-9002)
	  Конструкции стальные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	09-02-014-09
	      днище из листовых заготовок
	2369,88 
	538,86 
	1707,76 
	125,65 
	123,26 
	49,71 

	(201-9002)
	  Конструкции стальные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	09-02-014-10
	      стенка из двух рулонов
	1895,88 
	128,90 
	1683,76 
	83,49 
	83,22 
	12,6 

	(201-9002)
	  Конструкции стальные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	09-02-014-11
	      стенка из рулонных заготовок
	1848,96 
	211,45 
	1549,46 
	90,10 
	88,05 
	19,78 

	(201-9002)
	  Конструкции стальные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	09-02-014-12
	      кровля из щитовых заготовок
	3460,70 
	610,60 
	2629,11 
	199,19 
	220,99 
	55,56 

	(201-9002)
	  Конструкции стальные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	09-02-014-13
	      кровля комбинированная из щитовых заготовок и карт листового настила
	3818,81 
	716,05 
	2829,21 
	209,48 
	273,55 
	64,22 

	(201-9002)
	  Конструкции стальные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	Подраздел 2.3 ГАЛЕРЕИ, ЭСТАКАДЫ 

   

	Таблица 09-02-018. Монтаж пролетных строений галерей с опорами 

   

	
	Измеритель: 1 т конструкций

	
	Монтаж пролетных строений галерей с опорами:

	09-02-018-01
	      наклонного типа
	1638,03 
	322,66 
	1091,14 
	101,93 
	224,23 
	32,01 

	(201-9002)
	  Конструкции стальные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	09-02-018-02
	      горизонтального типа
	1627,10 
	317,12 
	1089,22 
	101,46 
	220,76 
	31,46 

	(201-9002)
	  Конструкции стальные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	09-02-018-03
	      транспортных оболочечного типа круглого сечения
	1563,49 
	231,74 
	1138,28 
	99,90 
	193,47 
	22,99 

	(201-9002)
	  Конструкции стальные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	09-02-018-04
	      транспортных оболочечного типа прямоугольного сечения
	988,07 
	148,98 
	734,68 
	60,51 
	104,41 
	14,78 

	(201-9002)
	  Конструкции стальные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	Таблица 09-02-019. Монтаж унифицированных эстакад пролетом до 18 м 

   

	
	Измеритель: 1 т конструкций

	
	Монтаж унифицированных эстакад пролетом до 18 м:

	09-02-019-01
	      одноярусных
	1507,49 
	447,05 
	761,66 
	56,96 
	298,78 
	44,35 

	(201-9002)
	  Конструкции стальные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	09-02-019-02
	      двухъярусных
	1423,50 
	373,67 
	780,33 
	57,75 
	269,50 
	37,07 

	(201-9002)
	  Конструкции стальные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	Подраздел 2.4 ШАХТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ 

   

	Таблица 09-02-023. Монтаж каркасов постоянных шахтных копров 

   

	
	Измеритель: 1 т конструкций

	
	Монтаж каркасов постоянных шахтных копров высотой:

	09-02-023-01
	      до 40 м одноукосных
	1357,44 
	417,65 
	584,56 
	44,44 
	355,23 
	36,96 

	(201-9002)
	  Конструкции стальные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	09-02-023-02
	      до 50 м одноукосных
	1485,48 
	389,85 
	759,11 
	69,51 
	336,52 
	34,5 

	(201-9002)
	  Конструкции стальные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	09-02-023-03
	      до 50 м двухукосных
	1120,48 
	340,47 
	493,63 
	52,03 
	286,38 
	30,13 

	(201-9002)
	  Конструкции стальные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	09-02-023-04
	      до 70 м башенных
	1532,58 
	360,92 
	842,64 
	30,93 
	329,02 
	31,94 

	(201-9002)
	  Конструкции стальные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	09-02-023-05
	      до 125 м башенных
	1515,00 
	354,37 
	834,09 
	30,93 
	326,54 
	31,36 

	(201-9002)
	  Конструкции стальные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	Подраздел 2.5 СООРУЖЕНИЯ КОМПЛЕКСОВ ЗАВОДОВ ПО ПРОИЗВОДСТВУ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ 

   

	Таблица 09-02-027. Монтаж каркасов складов карбамида пролетом до 60 м 

   

	
	Измеритель: 1 т конструкций

	09-02-027-01
	Монтаж каркасов складов карбамида пролетом до 60 м
	1445,27 
	209,36 
	844,54 
	55,17 
	391,37 
	21,02 

	(101-1014)
	  Балки двутавровые № 60 из стали марки Ст6пс, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(101-1809)
	  Болты высокопрочные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(201-9002)
	  Конструкции стальные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	Таблица 09-02-028. Монтаж ограждающих конструкций складов карбамида из профилированных алюминиевых листов 

   

	
	Измеритель: 100 м2

	
	Монтаж ограждающих конструкций складов карбамида из профилированных алюминиевых листов:

	09-02-028-01
	      покрытий
	5101,97 
	799,90 
	2466,35 
	238,66 
	1835,72 
	82,21 

	(101-1810)
	  Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(101-1811)
	  Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(206-9003)
	  Алюминиевые конструкции, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	09-02-028-02
	      стен
	4312,14 
	818,39 
	2110,62 
	205,30 
	1383,13 
	84,11 

	(101-1810)
	  Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(101-1811)
	  Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(206-9003)
	  Алюминиевые конструкции, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	Раздел 3. КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ 

   

	Подраздел 3.1 ОПОРНЫЕ ПЛИТЫ, КОЛОННЫ, ПОДКРАНОВЫЕ БАЛКИ, ПОДКРАНОВО-ПОДСТРОПИЛЬНЫЕ ФЕРМЫ, ПОДКРАНОВЫЕ И ПОДВЕСНЫЕ ПУТИ 

   

	Таблица 09-03-001. Монтаж опорных плит с обработанной поверхностью 

   

	
	Измеритель: 1 т конструкций

	
	Монтаж опорных плит с обработанной поверхностью массой:

	09-03-001-01
	      до 0,1 т
	1611,35 
	231,44 
	967,05 
	110,68 
	412,86 
	22,96 

	(201-9002)
	  Конструкции стальные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	09-03-001-02
	      до 0,5 т
	823,69 
	158,05 
	545,38 
	62,92 
	120,26 
	15,68 

	(201-9002)
	  Конструкции стальные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	09-03-001-03
	      до 1,0 т
	663,89 
	112,49 
	393,13 
	44,91 
	158,27 
	11,16 

	(201-9002)
	  Конструкции стальные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	09-03-001-04
	      более 1,0 т
	461,78 
	84,87 
	308,93 
	34,93 
	67,98 
	8,42 

	(201-9002)
	  Конструкции стальные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	Таблица 09-03-002. Монтаж колонн одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад 

   

	
	Измеритель: 1 т конструкций

	
	Монтаж колонн одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой:

	09-03-002-01
	      до 25 м цельного сечения массой до 1,0 т
	404,98 
	100,72 
	259,76 
	26,07 
	44,50 
	10,47 

	(201-9002)
	  Конструкции стальные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	09-03-002-02
	      до 25 м цельного сечения массой до 3,0 т
	285,55 
	61,95 
	159,43 
	15,92 
	64,17 
	6,44 

	(201-9002)
	  Конструкции стальные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	09-03-002-03
	      до 25 м цельного сечения массой до 5,0 т
	225,63 
	50,41 
	124,32 
	12,50 
	50,90 
	5,24 

	(201-9002)
	  Конструкции стальные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	09-03-002-04
	      до 25 м составного сечения массой до 3,0 т
	569,60 
	134,68 
	360,95 
	38,27 
	73,97 
	14 

	(201-9002)
	  Конструкции стальные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	09-03-002-05
	      до 25 м составного сечения массой до 5,0 т
	433,09 
	109,86 
	268,44 
	28,67 
	54,79 
	11,42 

	(201-9002)
	  Конструкции стальные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	09-03-002-06
	      до 25 м составного сечения массой до 15,0 т
	422,67 
	81,19 
	286,68 
	22,75 
	54,80 
	8,44 

	(201-9002)
	  Конструкции стальные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	09-03-002-07
	      до 25 м составного сечения массой более 15,0 т
	524,25 
	104,67 
	365,85 
	32,76 
	53,73 
	10,88 

	(201-9002)
	  Конструкции стальные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	09-03-002-08
	      до 50 м составного сечения массой до15,0 т
	460,34 
	89,95 
	312,67 
	24,29 
	57,72 
	9,35 

	(201-9002)
	  Конструкции стальные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	09-03-002-09
	      до 50 м составного сечения массой более 15,0 т
	611,44 
	115,34 
	442,37 
	34,49 
	53,73 
	11,99 

	(201-9002)
	  Конструкции стальные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	
	Монтаж колонн многоэтажных зданий различного назначения при высоте здания:

	09-03-002-10
	      до 25 м
	653,26 
	66,71 
	503,42 
	28,33 
	83,13 
	6,07 

	(201-9002)
	  Конструкции стальные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	09-03-002-11
	      до 50 м
	701,61 
	82,56 
	519,99 
	31,40 
	99,06 
	8,07 

	(201-9002)
	  Конструкции стальные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	
	Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания:

	09-03-002-12
	      до 25 м
	797,76 
	195,09 
	485,28 
	39,30 
	117,39 
	18,25 

	(201-9002)
	  Конструкции стальные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	09-03-002-13
	      до 50 м
	846,12 
	197,95 
	535,58 
	42,51 
	112,59 
	19,07 

	(201-9002)
	  Конструкции стальные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	Таблица 09-03-003. Монтаж подкрановых балок 

   

	
	Измеритель: 1 т конструкций

	
	Монтаж одиночных подкрановых балок на отметке до 25 м массой:

	09-03-003-01
	      до 1,0 т
	722,47 
	154,11 
	431,84 
	45,59 
	136,52 
	16,02 

	(201-9002)
	  Конструкции стальные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	09-03-003-02
	      до 2,0 т
	575,72 
	116,40 
	330,10 
	33,38 
	129,22 
	12,1 

	(201-9002)
	  Конструкции стальные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	09-03-003-03
	      более 2,0 т
	436,28 
	87,64 
	251,47 
	25,38 
	97,17 
	9,11 

	(201-9002)
	  Конструкции стальные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	
	Монтаж блоков подкрановых балок полной заводской готовности на отметке до 25 м пролетом до 12 м массой:

	09-03-003-04
	      до 2,0 т
	922,54 
	172,97 
	643,39 
	47,68 
	106,18 
	17,98 

	(201-9002)
	  Конструкции стальные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	09-03-003-05
	      до 3,0 т
	787,41 
	134,58 
	546,65 
	40,24 
	106,18 
	13,99 

	(201-9002)
	  Конструкции стальные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	09-03-003-06
	      более 3,0 т
	659,24 
	102,74 
	462,50 
	34,08 
	94,00 
	10,68 

	(201-9002)
	  Конструкции стальные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	
	Монтаж блоков подкрановых балок, укрупняемых на монтаже, на отметке:

	09-03-003-07
	      до 25 м пролетом до 12 м массой до 2,0 т
	1181,36 
	214,94 
	896,64 
	70,65 
	69,78 
	22,09 

	(201-9002)
	  Конструкции стальные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	09-03-003-08
	      до 25 м пролетом до 12 м массой до 3,0 т
	938,47 
	166,77 
	701,92 
	55,44 
	69,78 
	17,14 

	(201-9002)
	  Конструкции стальные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	09-03-003-09
	      до 25 м пролетом до 12 м массой более 3,0 т
	755,25 
	127,46 
	565,31 
	44,64 
	62,48 
	13,1 

	(201-9002)
	  Конструкции стальные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	09-03-003-10
	      до 25 м пролетом до 24 м
	709,17 
	95,33 
	484,47 
	37,29 
	129,37 
	9,91 

	(201-9002)
	  Конструкции стальные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	09-03-003-11
	      до 25 м пролетом до 30 м
	822,68 
	88,99 
	608,86 
	48,88 
	124,83 
	9,25 

	(201-9002)
	  Конструкции стальные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	09-03-003-12
	Монтаж ограждений по подкрановым балкам
	1297,49 
	224,69 
	1021,37 
	83,03 
	51,43 
	24,53 

	(201-9002)
	  Конструкции стальные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	Таблица 09-03-004. Монтаж подкраново-подстропильных ферм пролетом более 30 м при поставке россыпью 

   

	
	Измеритель: 1 т конструкций

	09-03-004-01
	Монтаж подкраново-подстропильных ферм пролетом более 30 м при поставке россыпью
	1040,30 
	71,25 
	782,72 
	39,79 
	186,33 
	7,5 

	(201-9002)
	  Конструкции стальные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	Таблица 09-03-005. Монтаж подкрановых путей 

   

	
	Измеритель: 100 м рельса в одну нитку

	
	Монтаж подкрановых путей:

	09-03-005-01
	      по металлическим подкрановым балкам для рельсов типа Р
	8441,23 
	2886,30 
	5229,48 
	575,76 
	325,45 
	307,38 

	(201-0631)
	  Детали крепления рельсов, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(201-9002)
	  Конструкции стальные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	09-03-005-02
	      по металлическим подкрановым балкам для рельсов типа КР
	14506,94 
	4841,95 
	8109,30 
	583,49 
	1555,69 
	486,14 

	(201-0631)
	  Детали крепления рельсов, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(201-9002)
	  Конструкции стальные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	09-03-005-03
	      по железобетонным подкрановым балкам
	13711,74 
	5312,12 
	8029,38 
	924,11 
	370,24 
	559,17 

	(201-0631)
	  Детали крепления рельсов, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(201-9002)
	  Конструкции стальные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	Таблица 09-03-006. Монтаж подвесных путей и монорельсов для тельферов на высоте до 25 м 

   

	
	Измеритель: 100 м рельса в одну нитку

	
	Монтаж подвесных путей и монорельсов для тельферов на высоте до 25 м:

	09-03-006-01
	      прямолинейных по металлическим опорам, номера балок 24 М
	7247,85 
	1161,62 
	5817,73 
	1084,25 
	268,50 
	120,75 

	(201-0632)
	  Пути подвесных кранов из прокатных двутавров типа «М» звенья прямолинейные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	09-03-006-02
	      прямолинейных по металлическим опорам, номера балок 36 М
	9735,72 
	1582,01 
	7791,09 
	1466,20 
	362,62 
	164,45 

	(201-0632)
	  Пути подвесных кранов из прокатных двутавров типа «М» звенья прямолинейные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	09-03-006-03
	      прямолинейных по металлическим опорам, номера балок 45 М
	21352,80 
	3296,77 
	17536,78 
	3319,52 
	519,25 
	342,7 

	(201-0632)
	  Пути подвесных кранов из прокатных двутавров типа «М» звенья прямолинейные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	09-03-006-04
	      прямолинейных по железобетонным опорам, номера балок 24 М
	10298,75 
	1626,26 
	8095,41 
	1468,35 
	577,08 
	169,05 

	(201-0632)
	  Пути подвесных кранов из прокатных двутавров типа «М» звенья прямолинейные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	09-03-006-05
	      прямолинейных по железобетонным опорам, номера балок 36 М
	13444,61 
	2378,55 
	10136,91 
	1754,52 
	929,15 
	247,25 

	(201-0632)
	  Пути подвесных кранов из прокатных двутавров типа «М» звенья прямолинейные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	09-03-006-06
	      прямолинейных по железобетонным опорам, номера балок 45 М
	25963,01 
	4270,32 
	20616,43 
	3823,01 
	1076,26 
	443,9 

	(201-0632)
	  Пути подвесных кранов из прокатных двутавров типа «М» звенья прямолинейные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	09-03-006-07
	      криволинейных по металлическим опорам, номера балок 24 М
	12540,68 
	2193,36 
	9978,89 
	1606,45 
	368,43 
	228 

	(201-0632)
	  Пути подвесных кранов из прокатных двутавров типа «М» звенья прямолинейные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	09-03-006-08
	      криволинейных по металлическим опорам, номера балок 36 М
	12449,41 
	2223,66 
	9686,43 
	1760,34 
	539,32 
	231,15 

	(201-0632)
	  Пути подвесных кранов из прокатных двутавров типа «М» звенья прямолинейные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	09-03-006-09
	      криволинейных по металлическим опорам, номера балок 45 М
	19623,81 
	2928,14 
	16181,67 
	2971,90 
	514,00 
	304,38 

	(201-0632)
	  Пути подвесных кранов из прокатных двутавров типа «М» звенья прямолинейные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	09-03-006-10
	      криволинейных по железобетонным опорам, номера балок 24 М
	23945,43 
	4978,93 
	16335,81 
	2465,68 
	2630,69 
	517,56 

	(201-0632)
	  Пути подвесных кранов из прокатных двутавров типа «М» звенья прямолинейные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	09-03-006-11
	      криволинейных по железобетонным опорам, номера балок 36 М
	30291,61 
	5885,52 
	20720,43 
	3242,87 
	3685,66 
	611,8 

	(201-0632)
	  Пути подвесных кранов из прокатных двутавров типа «М» звенья прямолинейные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	09-03-006-12
	      криволинейных по железобетонным опорам, номера балок 45 М
	40006,33 
	6876,18 
	30570,81 
	5472,79 
	2559,34 
	714,78 

	(201-0632)
	  Пути подвесных кранов из прокатных двутавров типа «М» звенья прямолинейные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	Подраздел 3.2 КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ПОКРЫТИЙ ЗДАНИЯ 

   

	Таблица 09-03-012. Монтаж стропильных и подстропильных ферм, опорных стоек 

   

	
	Измеритель: 1 т конструкций

	
	Монтаж стропильных и подстропильных ферм на высоте до 25 м пролетом:

	09-03-012-01
	      до 24 м массой до 3,0 т
	885,56 
	239,73 
	544,33 
	57,09 
	101,50 
	25,53 

	(201-9002)
	  Конструкции стальные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	09-03-012-02
	      до 24 м массой до 5,0 т
	634,16 
	162,63 
	373,40 
	38,78 
	98,13 
	17,32 

	(201-9002)
	  Конструкции стальные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	09-03-012-03
	      до 24 м массой более 5,0 т
	496,08 
	124,04 
	284,18 
	29,58 
	87,86 
	13,21 

	(201-9002)
	  Конструкции стальные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	09-03-012-04
	      до 36 м массой до 5,0 т
	1155,75 
	185,55 
	680,72 
	49,32 
	289,48 
	19,76 

	(201-9002)
	  Конструкции стальные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	09-03-012-05
	      до 36 м массой до 8,0 т
	822,88 
	133,43 
	483,99 
	35,54 
	205,46 
	14,21 

	(201-9002)
	  Конструкции стальные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	09-03-012-06
	      до 36 м массой до 10,0 т
	712,14 
	116,72 
	414,94 
	30,53 
	180,48 
	12,43 

	(201-9002)
	  Конструкции стальные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	09-03-012-07
	      до 36 м массой более 10,0 т
	532,80 
	93,81 
	321,90 
	24,34 
	117,09 
	9,99 

	(201-9002)
	  Конструкции стальные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	09-03-012-08
	      до 48 м массой до 8,0 т
	1324,32 
	151,46 
	892,51 
	71,18 
	280,35 
	16,13 

	(201-9002)
	  Конструкции стальные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	09-03-012-09
	      до 48 м массой до 10,0 т
	1122,09 
	130,43 
	760,37 
	61,00 
	231,29 
	13,89 

	(201-9002)
	  Конструкции стальные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	09-03-012-10
	      до 48 м массой до 15,0 т
	855,40 
	102,44 
	584,46 
	47,07 
	168,50 
	10,91 

	(201-9002)
	  Конструкции стальные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	09-03-012-11
	      до 48 м массой более 15,0 т
	717,14 
	88,55 
	494,91 
	40,29 
	133,68 
	9,43 

	(201-9002)
	  Конструкции стальные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	
	Монтаж опорных стоек для пролетов:

	09-03-012-12
	      до 24 м
	456,56 
	61,88 
	269,72 
	29,99 
	124,96 
	6,59 

	(201-9002)
	  Конструкции стальные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	09-03-012-13
	      до 48 м
	523,84 
	61,88 
	337,00 
	30,95 
	124,96 
	6,59 

	(201-9002)
	  Конструкции стальные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	Таблица 09-03-013. Монтаж вертикальных связей в виде ферм 

   

	
	Измеритель: 1 т конструкций

	
	Монтаж вертикальных связей в виде ферм для пролетов:

	09-03-013-01
	      до 24 м при высоте здания до 25 м
	981,03 
	513,97 
	294,51 
	33,39 
	172,55 
	56,11 

	(201-9002)
	  Конструкции стальные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	09-03-013-02
	      до 24 м при высоте здания до 50 м
	1221,71 
	566,27 
	474,43 
	38,58 
	181,01 
	61,82 

	(201-9002)
	  Конструкции стальные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	09-03-013-03
	      более 24 м при высоте здания до 25 м
	1121,93 
	513,97 
	435,41 
	35,40 
	172,55 
	56,11 

	(201-9002)
	  Конструкции стальные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	09-03-013-04
	      более 24 м при высоте здания до 50 м
	1500,75 
	566,27 
	753,47 
	64,69 
	181,01 
	61,82 

	(201-9002)
	  Конструкции стальные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	Таблица 09-03-014. Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей 

   

	
	Измеритель: 1 т конструкций

	
	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов:

	09-03-014-01
	      до 24 м при высоте здания до 25 м
	1271,57 
	579,64 
	448,74 
	51,95 
	243,19 
	63,28 

	(201-9002)
	  Конструкции стальные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	09-03-014-02
	      до 24 м при высоте здания до 50 м
	1597,98 
	634,06 
	731,33 
	59,72 
	232,59 
	69,22 

	(201-9002)
	  Конструкции стальные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	09-03-014-03
	      более 24 м при высоте здания до 25 м
	1499,92 
	579,64 
	677,09 
	55,24 
	243,19 
	63,28 

	(201-9002)
	  Конструкции стальные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	09-03-014-04
	      более 24 м при высоте здания до 50 м
	2045,12 
	634,06 
	1178,47 
	101,55 
	232,59 
	69,22 

	(201-9002)
	  Конструкции стальные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	Таблица 09-03-015. Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м 

   

	
	Измеритель: 1 т конструкций

	
	Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м при высоте здания:

	09-03-015-01
	      до 25 м
	525,54 
	144,64 
	286,14 
	22,54 
	94,76 
	15,79 

	(201-9002)
	  Конструкции стальные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	09-03-015-02
	      до 50 м
	711,74 
	149,77 
	467,21 
	39,27 
	94,76 
	16,35 

	(201-9002)
	  Конструкции стальные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	Подраздел 3.3 КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ФОНАРЕЙ 

   

	Таблица 09-03-021. Монтаж каркасов фонарей 

   

	
	Измеритель: 1 т конструкций

	
	Монтаж каркасов фонарей аэрационных и светоаэрационных для зданий высотой до 25 м с шагом ферм:

	09-03-021-01
	      до 6 м
	1188,12 
	247,06 
	896,13 
	106,31 
	44,93 
	24,51 

	(101-1714)
	  Болты с гайками и шайбами строительные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(201-9002)
	  Конструкции стальные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	09-03-021-02
	      до 12 м
	1077,76 
	232,34 
	803,09 
	94,87 
	42,33 
	23,05 

	(101-1714)
	  Болты с гайками и шайбами строительные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(201-9002)
	  Конструкции стальные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	Таблица 09-03-022. Монтаж оконных фонарных панелей и покрытий 

   

	
	Измеритель: 100 м2

	
	Монтаж оконных фонарных панелей:

	09-03-022-01
	      одноярусных
	4346,31 
	1454,54 
	2753,49 
	307,77 
	138,28 
	151,2 

	(101-1714)
	  Болты с гайками и шайбами строительные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(101-1810)
	  Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(201-9002)
	  Конструкции стальные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	09-03-022-02
	      двухярусных
	5237,15 
	1723,90 
	3359,87 
	382,99 
	153,38 
	179,2 

	(101-1714)
	  Болты с гайками и шайбами строительные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(101-1810)
	  Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(201-9002)
	  Конструкции стальные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	09-03-022-03
	Монтаж оконных фонарных остекленных покрытий из герметичных одно- и двухкамерных стеклопакетов в пластиковой и алюминиевой обвязке
	9117,75 
	4587,71 
	3663,88 
	432,38 
	866,16 
	435,68 

	(101-1810)
	  Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(206-9001)
	  Витражи из алюминиевых сплавов с нащельниками и сливами, (м2)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	09-03-022-04
	Монтаж оконных фонарных покрытий из поликарбонатных и акриловых плит с боковыми планками, профилями и резиновыми прокладками
	3211,37 
	1113,15 
	2061,00 
	242,68 
	37,22 
	113,01 

	(101-1703)
	  Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная), (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(101-1810)
	  Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(101-9124)
	  Пластмассовые материалы, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	Таблица 09-03-023. Монтаж зенитных панельных двухскатных глухих фонарей 

   

	
	Измеритель: 100 м2

	
	Монтаж зенитных панельных двухскатных глухих фонарей при площади:

	09-03-023-01
	      до 10 м2
	9245,61 
	2786,95 
	5856,92 
	642,54 
	601,74 
	296,8 

	(101-1810)
	  Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(201-9002)
	  Конструкции стальные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	09-03-023-02
	      до 20 м2
	6105,15 
	1924,57 
	3789,23 
	419,76 
	391,35 
	204,96 

	(101-1810)
	  Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(201-9002)
	  Конструкции стальные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	Подраздел 3.4 КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЛЕСТНИЦ И ПЛОЩАДОК 

   

	Таблица 09-03-029. Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением 

   

	
	Измеритель: 1 т конструкций

	09-03-029-01
	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением
	1128,70 
	318,84 
	713,47 
	76,53 
	96,39 
	32,37 

	(101-1714)
	  Болты с гайками и шайбами строительные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(201-9002)
	  Конструкции стальные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	Таблица 09-03-030. Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали 

   

	
	Измеритель: 1 т конструкций

	09-03-030-01
	Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали
	1125,29 
	376,43 
	652,47 
	64,14 
	96,39 
	39,13 

	(101-1714)
	  Болты с гайками и шайбами строительные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(201-9002)
	  Конструкции стальные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	Таблица 09-03-031. Монтаж щитов и блоков встроенных площадок с настилом из листовой стали, ребрами жесткости, составного сечения 

   

	
	Измеритель: 1 т конструкций

	09-03-031-01
	Монтаж щитов и блоков встроенных площадок с настилом из листовой стали, ребрами жесткости, составного сечения
	726,86 
	237,10 
	380,98 
	25,76 
	108,78 
	22,18 

	(101-1714)
	  Болты с гайками и шайбами строительные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(201-9002)
	  Конструкции стальные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	Подраздел 3.5 РАМЫ, АРКИ, ОПОРНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ЗАЩИТНЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ 

   

	Таблица 09-03-037. Монтаж рам коробчатого сечения пролетом до 24 м 

   

	
	Измеритель: 1 т конструкций

	09-03-037-01
	Монтаж рам коробчатого сечения пролетом до 24 м
	1139,59 
	187,49 
	662,63 
	92,63 
	289,47 
	19,49 

	(101-1809)
	  Болты высокопрочные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(201-9002)
	  Конструкции стальные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	Таблица 09-03-038. Монтаж арок полигонального и криволинейного очертания из листовой стали и проката 

   

	
	Измеритель: 1 т конструкций

	09-03-038-01
	Монтаж арок полигонального и криволинейного очертания из листовой стали и проката
	732,38 
	165,04 
	347,30 
	27,38 
	220,04 
	15,9 

	(101-1714)
	  Болты с гайками и шайбами строительные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(201-9002)
	  Конструкции стальные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	Таблица 09-03-039. Монтаж опорных конструкций 

   

	
	Измеритель: 1 т конструкций

	
	Монтаж опорных конструкций:

	09-03-039-01
	      для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т
	1366,34 
	762,09 
	342,89 
	1,49 
	261,36 
	80,22 

	(201-9002)
	  Конструкции стальные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	09-03-039-02
	      для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,5 т
	712,37 
	470,16 
	129,34 
	1,49 
	112,87 
	49,49 

	(201-9002)
	  Конструкции стальные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	09-03-039-03
	      для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 2,0 т
	885,94 
	479,47 
	214,67 
	1,49 
	191,80 
	50,47 

	(201-9002)
	  Конструкции стальные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	09-03-039-04
	      подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений
	1348,16 
	1022,48 
	90,41 
	1,63 
	235,27 
	108,89 

	(201-9002)
	  Конструкции стальные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	09-03-039-05
	      этажерочного типа
	955,41 
	190,89 
	271,37 
	17,54 
	493,15 
	19,38 

	(201-9002)
	  Конструкции стальные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	Таблица 09-03-040. Монтаж защитных ограждений оборудования 

   

	
	Измеритель: 1 т конструкций

	09-03-040-01
	Монтаж защитных ограждений оборудования
	1124,68 
	875,01 
	70,61 
	1,63 
	179,06 
	94,29 

	(201-9002)
	  Конструкции стальные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	Подраздел 3.6 ПЕРЕГОРОДКИ, ПОТОЛКИ, ПОЛЫ, ПЛИНТУСЫ 

   

	Таблица 09-03-046. Монтаж перегородок 

   

	
	Измеритель: 100 м2

	
	Монтаж перегородок:

	09-03-046-01
	      из алюминиевых сплавов сборно-разборных с остеклением
	4245,20 
	3420,35 
	579,07 
	29,81 
	245,78 
	324,82 

	(101-1271)
	  Стекло армированное листовое бесцветное толщиной 5,5 мм гладкое, (м2)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(101-1279)
	  Стекло листовое прокатное для витражей бесцветное толщиной 3,5 мм, (м2)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(101-1851)
	  Резина прессованная, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(206-9003)
	  Алюминиевые конструкции, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	09-03-046-02
	      из алюминиевых сплавов звукоизоляционных
	3112,84 
	2479,18 
	401,32 
	13,82 
	232,34 
	235,44 

	(101-0691)
	  Плиты древесноволокнистые сухого способа производства группы А, твердые марки ТС, ТП с лакокрасочным покрытием с декоративным печатным рисунком одноцветные, (1000 м2)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(206-9003)
	  Алюминиевые конструкции, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	09-03-046-03
	      стальных, консольных, сетчатых
	865,14 
	501,20 
	52,07 
	4,20 
	311,87 
	52,1 

	(201-9002)
	  Конструкции стальные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	Таблица 09-03-047. Монтаж каркасов подвесных потолков с подвесками и деталями крепления 

   

	
	Измеритель: 1 т конструкций

	09-03-047-01
	Монтаж каркасов подвесных потолков с подвесками и деталями крепления
	1851,12 
	784,31 
	566,33 
	10,12 
	500,48 
	75,56 

	(201-9002)
	  Конструкции стальные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	Таблица 09-03-048. Монтаж потолков 

   

	
	Измеритель: 100 м2

	
	Монтаж потолков подвесных:

	09-03-048-01
	      комбинированных стальных с облицовкой алюминиевыми листами
	7257,25 
	2588,75 
	1743,30 
	183,96 
	2925,20 
	272,5 

	(201-9018)
	  Конструкции стальные (включая накладки и подвески) с облицовкой алюминием, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	09-03-048-02
	      алюминиевых панельных перфорированных (при расходе алюминия на 1 м2 потолка до 2,4 кг)
	3758,56 
	2930,47 
	259,85 
	3,39 
	568,24 
	308,47 

	(201-9018)
	  Конструкции стальные (включая накладки и подвески) с облицовкой алюминием, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(206-9003)
	  Алюминиевые конструкции, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	Таблица 09-03-049. Монтаж съемных металлических полов из плит размером 500х500 мм 

   

	
	Измеритель: 100 м2 пола

	
	Монтаж съемных металлических полов из плит размером 500х500 мм:

	09-03-049-01
	      стальных штампованных
	4667,99 
	4540,35 
	127,64 
	7,45 
	0,00 
	471,97 

	(201-9002)
	  Конструкции стальные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	09-03-049-02
	      алюминиевых
	4604,17 
	4498,41 
	105,76 
	5,96 
	0,00 
	467,61 

	(206-9003)
	  Алюминиевые конструкции, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	Таблица 09-03-050. Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля 

   

	
	Измеритель: 100 м плинтуса

	09-03-050-01
	Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля
	208,29 
	124,54 
	45,83 
	0,00 
	37,92 
	12,8 

	(201-9002)
	  Конструкции стальные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	Раздел 4. ОГРАЖДАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ 

   

	Подраздел 4.1 ОГРАЖДАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ КРОВЛИ 

   

	Таблица 09-04-001. Монтаж щитов покрытий зданий 

   

	
	Измеритель: 1 т конструкций

	
	Монтаж щитов покрытий зданий высотой до 25 м с обшивкой:

	09-04-001-01
	      из гнутых профилей размером 3x12 м
	493,90 
	122,98 
	327,40 
	32,71 
	43,52 
	12,2 

	(201-9002)
	  Конструкции стальные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	09-04-001-02
	      из тонколистовой стали размером 3x6 м
	444,44 
	98,48 
	230,30 
	19,00 
	115,66 
	9,77 

	(201-9002)
	  Конструкции стальные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	09-04-001-03
	      из тонколистовой стали размером 3x12 м
	298,00 
	67,74 
	161,67 
	13,75 
	68,59 
	6,72 

	(201-9002)
	  Конструкции стальные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	Таблица 09-04-002. Монтаж кровельного покрытия 

   

	
	Измеритель: 100 м2 покрытия

	
	Монтаж кровельного покрытия:

	09-04-002-01
	      из профилированного листа при высоте здания до 25 м
	965,37 
	325,18 
	486,78 
	37,58 
	153,41 
	35,5 

	(101-9910)
	  Стальной гнутый профиль (профилированный настил), (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(101-9911)
	  Крепежные детали для крепления профилированного настила к несущим конструкциям, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	09-04-002-02
	      из профилированного листа при высоте здания до 50 м
	1136,09 
	353,94 
	626,99 
	48,56 
	155,16 
	38,64 

	(101-9910)
	  Стальной гнутый профиль (профилированный настил), (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(101-9911)
	  Крепежные детали для крепления профилированного настила к несущим конструкциям, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	09-04-002-03
	      из многослойных панелей заводской готовности при высоте до 50 м
	2111,09 
	429,40 
	1518,23 
	129,44 
	163,46 
	45,2 

	(201-9400)
	  Панели многослойные стеновые с обшивкой из профильного настила, (м2)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	09-04-002-04
	      из профилированных алюминиевых листов при высоте здания до 50 м
	2777,37 
	376,48 
	558,26 
	49,43 
	1842,63 
	41,1 

	(101-1810)
	  Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(101-1811)
	  Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(206-9003)
	  Алюминиевые конструкции, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	Подраздел 4.2 ОГРАЖДАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ СТЕН 

   

	Таблица 09-04-006. Монтаж ограждающих конструкций стен, монтаж фахверка 

   

	
	Измеритель: 1 т конструкций

	09-04-006-01
	Монтаж фахверка
	1134,00 
	298,42 
	585,43 
	39,61 
	250,15 
	28,34 

	(101-1714)
	  Болты с гайками и шайбами строительные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(201-9002)
	  Конструкции стальные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	
	Измеритель: 100 м2

	
	Монтаж ограждающих конструкций стен:

	09-04-006-02
	      из профилированного листа при высоте здания до 30 м
	3818,90 
	1000,16 
	2513,18 
	224,02 
	305,56 
	105,28 

	(101-9910)
	  Стальной гнутый профиль (профилированный настил), (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(101-9911)
	  Крепежные детали для крепления профилированного настила к несущим конструкциям, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(201-9360)
	  Конструкции стальные нащельников и деталей обрамления, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,0578)  
	-  

	09-04-006-03
	      из профилированного листа при высоте здания до 90 м
	4000,68 
	1234,53 
	2408,08 
	219,77 
	358,07 
	129,95 

	(101-9910)
	  Стальной гнутый профиль (профилированный настил), (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(101-9911)
	  Крепежные детали для крепления профилированного настила к несущим конструкциям, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(201-9360)
	  Конструкции стальные нащельников и деталей обрамления, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,0578)  
	-  

	09-04-006-04
	      из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м
	7314,22 
	1676,86 
	5196,49 
	436,40 
	440,87 
	170,24 

	(201-9360)
	  Конструкции стальные нащельников и деталей обрамления, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,273)  
	-  

	(201-9400)
	  Панели многослойные стеновые с обшивкой из профильного настила, (м2)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	09-04-006-05
	      из профилированных алюминиевых листов при высоте здания до 90 м
	4347,65 
	1276,80 
	1637,13 
	158,92 
	1433,72 
	134,4 

	(101-1810)
	  Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(101-1811)
	  Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(206-9003)
	  Алюминиевые конструкции, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	Подраздел 4.3 ОКОННЫЕ БЛОКИ, ВИТРАЖИ, ВИТРИНЫ, ДВЕРИ, ВОРОТА 

   

	Таблица 09-04-009. Монтаж оконных блоков 

   

	
	Измеритель: 1 т конструкций

	
	Монтаж оконных блоков:

	09-04-009-01
	      стальных с нащельниками из стали при высоте здания до 50 м
	3636,57 
	987,22 
	1573,39 
	82,94 
	1075,96 
	92,35 

	(101-9900)
	  Элементы крепления нащельников и деталей обрамления (самонарезающиеся винты, заклепки т.д.), (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(201-9291)
	  Конструкции стальные оконных блоков, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	(201-9360)
	  Конструкции стальные нащельников и деталей обрамления, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	09-04-009-02
	      стальных с нащельниками из алюминиевых сплавов при высоте здания до 50 м
	3989,60 
	908,54 
	1871,88 
	111,41 
	1209,18 
	84,99 

	(101-9900)
	  Элементы крепления нащельников и деталей обрамления (самонарезающиеся винты, заклепки т.д.), (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(201-9291)
	  Конструкции стальные оконных блоков, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	(206-9016)
	  Нащельники и детали обрамления из алюминиевых сплавов, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	09-04-009-03
	      алюминиевых с нащельниками из алюминия
	5349,30 
	2086,68 
	3007,82 
	221,09 
	254,80 
	219,65 

	(101-9900)
	  Элементы крепления нащельников и деталей обрамления (самонарезающиеся винты, заклепки т.д.), (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(206-9015)
	  Блоки оконные из алюминиевых сплавов, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	(206-9016)
	  Нащельники и детали обрамления из алюминиевых сплавов, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	
	Измеритель: 100 м2

	09-04-009-04
	      из алюминиевых многокамерных профилей с герметичными стеклопакетами
	26378,58 
	4545,61 
	3336,81 
	266,81 
	18496,16 
	437,92 

	(101-9900)
	  Элементы крепления нащельников и деталей обрамления (самонарезающиеся винты, заклепки т.д.), (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(206-9015)
	  Блоки оконные из алюминиевых сплавов, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(206-9016)
	  Нащельники и детали обрамления из алюминиевых сплавов, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	Таблица 09-04-010. Монтаж витражей, витрин и остекленных панелей фасадов 

   

	
	Измеритель: 1 т конструкций

	
	Монтаж витражей, витрин:

	09-04-010-01
	      с двойным или одинарным остеклением для высотных зданий
	4817,72 
	2709,50 
	1440,79 
	96,07 
	667,43 
	268,8 

	(101-1810)
	  Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(206-9001)
	  Витражи из алюминиевых сплавов с нащельниками и сливами, (м2)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	09-04-010-02
	      с одинарным остеклением в одноэтажных зданиях
	5033,39 
	4246,70 
	535,98 
	1,63 
	250,71 
	421,3 

	(101-1714)
	  Болты с гайками и шайбами строительные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(101-1810)
	  Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(206-9001)
	  Витражи из алюминиевых сплавов с нащельниками и сливами, (м2)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	
	Измеритель: 100 м2

	09-04-010-03
	Монтаж навесных панелей фасадов из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке
	4207,91 
	3349,94 
	840,98 
	229,70 
	16,99 
	322,73 

	(101-1810)
	  Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(206-9001)
	  Витражи из алюминиевых сплавов с нащельниками и сливами, (м2)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	
	Измеритель: 10 м2 витража

	09-04-010-04
	Устройство балконных светопрозрачных ограждений на основе алюминиевых профилей и перильных ограждений на основе стального каркаса
	1616,55 
	261,09 
	43,74 
	0,00 
	1311,72 
	27,14 

	(206-9001)
	  Витражи из алюминиевых сплавов с нащельниками и сливами, (м2)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	Таблица 09-04-011. Монтаж каркасов ворот большепролетных зданий, ангаров и др. без механизмов открывания 

   

	
	Измеритель: 1 т конструкций

	09-04-011-01
	Монтаж каркасов ворот большепролетных зданий, ангаров и др. без механизмов открывания
	3492,66 
	488,28 
	2491,66 
	122,13 
	512,72 
	46,37 

	(101-1714)
	  Болты с гайками и шайбами строительные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(201-9002)
	  Конструкции стальные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	Раздел 5. РАЗНЫЕ РАБОТЫ 

   

	Подраздел 5.1 ОБЛИЦОВКА ПОВЕРХНОСТИ, СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ, ПОСТАНОВКА БОЛТОВ И ДРУГИЕ РАБОТЫ 

   

	Таблица 09-05-001. Облицовка ворот стальным профилированным листом 

   

	
	Измеритель: 100 м2

	09-05-001-01
	Облицовка ворот стальным профилированным листом
	363,82 
	302,44 
	48,73 
	1,63 
	12,65 
	32,59 

	(101-9910)
	  Стальной гнутый профиль (профилированный настил), (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	Таблица 09-05-002. Электродуговая сварка при монтаже 

   

	
	Измеритель: 10 т конструкций

	
	Электродуговая сварка при монтаже одноэтажных производственных зданий:

	09-05-002-01
	      каркасов в целом
	1486,14 
	463,84 
	516,70 
	0,00 
	505,60 
	35,79 

	09-05-002-02
	      опорных частей каркасов (колонны, подкрановые балки)
	604,73 
	207,12 
	241,12 
	0,00 
	156,49 
	16,73 

	09-05-002-03
	      ограждений
	10228,79 
	4213,32 
	5293,19 
	0,00 
	722,28 
	372,86 

	09-05-002-04
	      покрытий (фермы, балки)
	2748,62 
	841,49 
	907,98 
	0,00 
	999,15 
	63,08 

	Таблица 09-05-003. Постановка болтов 

   

	
	Измеритель: 100 шт. болтов

	
	Постановка болтов:

	09-05-003-01
	      строительных с гайками и шайбами
	115,66 
	113,05 
	2,61 
	0,00 
	0,00 
	11,9 

	(101-1714)
	  Болты с гайками и шайбами строительные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	09-05-003-02
	      высокопрочных
	387,31 
	162,29 
	12,70 
	0,00 
	212,32 
	16,1 

	(101-1809)
	  Болты высокопрочные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	Таблица 09-05-004. Ультразвуковой контроль качества сварных соединений 

   

	
	Измеритель: 1 м шва

	
	Ультразвуковой контроль качества сварных соединений, положение шва:

	09-05-004-01
	      нижнее и вертикальное толщиной металла до 10 мм
	39,23 
	32,06 
	5,73 
	0,00 
	1,44 
	2,63 

	09-05-004-02
	      нижнее и вертикальное толщиной металла до 20 мм
	54,36 
	44,01 
	8,43 
	0,00 
	1,92 
	3,61 

	09-05-004-03
	      нижнее и вертикальное толщиной металла до 30 мм
	68,60 
	55,22 
	10,78 
	0,00 
	2,60 
	4,53 

	09-05-004-04
	      нижнее и вертикальное толщиной металла до 40 мм
	81,69 
	65,34 
	13,48 
	0,00 
	2,87 
	5,36 

	09-05-004-05
	      потолочное толщиной металла до 10 мм
	69,19 
	56,56 
	10,78 
	0,00 
	1,85 
	4,64 

	09-05-004-06
	      потолочное толщиной металла до 20 мм
	97,96 
	80,33 
	15,17 
	0,00 
	2,46 
	6,59 

	09-05-004-07
	      потолочное толщиной металла до 30 мм
	125,64 
	103,01 
	19,55 
	0,00 
	3,08 
	8,45 

	09-05-004-08
	      потолочное толщиной металла до 40 мм
	150,95 
	123,00 
	24,26 
	0,00 
	3,69 
	10,09 

	Таблица 09-05-005. Контроль качества сварных соединений 

   

	
	Измеритель: 1 м шва

	
	Контроль качества сварных соединений:

	09-05-005-01
	      рентгеновскими лучами толщиной металла до 5 мм
	103,71 
	32,07 
	18,34 
	0,00 
	53,30 
	2,37 

	09-05-005-02
	      рентгеновскими лучами толщиной металла до 10 мм
	116,45 
	38,29 
	24,86 
	0,00 
	53,30 
	2,83 

	09-05-005-03
	      рентгеновскими лучами толщиной металла до 15 мм
	126,66 
	43,30 
	30,06 
	0,00 
	53,30 
	3,2 

	09-05-005-04
	      рентгеновскими лучами толщиной металла до 20 мм
	135,93 
	48,30 
	34,33 
	0,00 
	53,30 
	3,57 

	09-05-005-05
	      рентгеновскими лучами толщиной металла до 30 мм
	158,75 
	60,07 
	45,38 
	0,00 
	53,30 
	4,44 

	09-05-005-06
	      рентгеновскими лучами толщиной металла до 40 мм
	184,25 
	72,52 
	58,43 
	0,00 
	53,30 
	5,36 

	09-05-005-07
	      гамма-лучами толщиной металла до 5 мм
	102,76 
	29,09 
	20,37 
	0,00 
	53,30 
	2,15 

	09-05-005-08
	      гамма-лучами толщиной металла до 10 мм
	113,94 
	34,10 
	26,54 
	0,00 
	53,30 
	2,52 

	09-05-005-09
	      гамма-лучами толщиной металла до 15 мм
	122,33 
	36,94 
	32,09 
	0,00 
	53,30 
	2,73 

	09-05-005-10
	      гамма-лучами толщиной металла до 20 мм
	133,43 
	42,48 
	37,65 
	0,00 
	53,30 
	3,14 

	09-05-005-11
	      гамма-лучами толщиной металла до 30 мм
	158,68 
	51,68 
	53,70 
	0,00 
	53,30 
	3,82 

	09-05-005-12
	      гамма-лучами толщиной металла до 40 мм
	184,09 
	64,13 
	66,66 
	0,00 
	53,30 
	4,74 

	Таблица 09-05-006. Резка стального профилированного настила 

   

	
	Измеритель: 1 м реза

	09-05-006-01
	Резка стального профилированного настила
	3,79 
	3,19 
	0,60 
	0,00 
	0,00 
	0,34 

	Раздел 6. КОНСТРУКЦИИ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

   

	Подраздел 6.1 АВТОКОПТИЛКИ, ПАРОВАРОЧНЫЕ КАМЕРЫ, ПОДВЕСНЫЕ ПУТИ, ЛОТКИ, РЕШЕТКИ, СТЕЛЛАЖИ 

   

	Таблица 09-06-001. Монтаж дверей, люков, подвесных путей из полосовой стали и труб; лотков, решеток, стеллажей из стали различного профиля 

   

	
	Измеритель: 1 т конструкций

	
	Монтаж:

	09-06-001-01
	      конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер
	973,18 
	799,15 
	133,45 
	6,64 
	40,58 
	89,49 

	(201-9002)
	  Конструкции стальные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	09-06-001-02
	      лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали
	681,02 
	453,55 
	138,93 
	1,63 
	88,54 
	50,79 

	(201-9002)
	  Конструкции стальные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	09-06-001-03
	      стеллажей и других конструкций, закрепляемых на фундаментах внутри зданий
	1101,72 
	924,70 
	99,77 
	2,17 
	77,25 
	103,55 

	(201-9002)
	  Конструкции стальные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	09-06-001-04
	      конструкций стопорных устройств и ограждений поворотов подвесных путей
	464,30 
	276,97 
	132,64 
	3,79 
	54,69 
	32,7 

	(201-9002)
	  Конструкции стальные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	Таблица 09-06-002. Монтаж подвесных путей 

   

	
	Измеритель: 100 м

	
	Монтаж подвесных путей с подвесками, стрелками и деталями крепления:

	09-06-002-01
	      из полосовой стали
	3591,61 
	1981,82 
	1012,90 
	7,86 
	596,89 
	206,01 

	(201-9002)
	  Конструкции стальные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	09-06-002-02
	      из труб
	3633,21 
	2317,36 
	1109,27 
	7,86 
	206,58 
	240,89 

	(201-9002)
	  Конструкции стальные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	Подраздел 6.2 КОНСТРУКЦИИ СЦЕНИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВ 

   

	Таблица 09-06-006. Монтаж стационарных конструкций сцен и каркасов сценических устройств 

   

	
	Измеритель: 1 т конструкций

	
	Монтаж стационарных конструкций сцены:

	09-06-006-01
	      колосники, штанкетные площадки, рабочие галереи, мостики
	2173,04 
	1213,73 
	401,56 
	13,28 
	557,75 
	121,86 

	(201-9002)
	  Конструкции стальные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	09-06-006-02
	      балки подвеса огнезащитного занавеса
	2273,75 
	1053,07 
	544,54 
	18,83 
	676,14 
	105,73 

	(201-9002)
	  Конструкции стальные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	09-06-006-03
	      направляющие с каркасами ограждений
	3688,28 
	2292,89 
	735,92 
	9,89 
	659,47 
	230,21 

	(201-9002)
	  Конструкции стальные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	
	Монтаж каркасов сценических устройств:

	09-06-006-04
	      огнезащитных дверей, занавесей и штор
	3376,87 
	1594,80 
	770,89 
	13,01 
	1011,18 
	160,12 

	(201-9002)
	  Конструкции стальные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	09-06-006-05
	      клапанов дымовых люков, световых рам софитных ферм, кулис
	4295,35 
	2555,64 
	818,10 
	12,74 
	921,61 
	256,59 

	(201-9002)
	  Конструкции стальные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	09-06-006-06
	      вращающихся кругов всех типов
	2924,89 
	1370,10 
	773,38 
	15,99 
	781,41 
	137,56 

	(201-9002)
	  Конструкции стальные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	09-06-006-07
	      дорог раздвижных горизонтов, панорам, антрактно-раздвижных и поплановых занавесей, штанг декорационных подъемов
	2762,83 
	1760,93 
	405,25 
	10,30 
	596,65 
	176,8 

	(201-9002)
	  Конструкции стальные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	Подраздел 6.3 КОНСТРУКЦИИ КАНАТНЫХ ДОРОГ 

   

	Таблица 09-06-010. Монтаж опор, станций, мостов и эстакад 

   

	
	Измеритель: 1 т конструкций

	
	Монтаж опор канатных дорог:

	09-06-010-01
	      свободно стоящих высотой до 25 м
	2238,29 
	397,23 
	1494,78 
	112,07 
	346,28 
	38,83 

	(201-9002)
	  Конструкции стальные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	09-06-010-02
	      свободно стоящих высотой до 40 м
	1903,13 
	349,87 
	1031,85 
	109,71 
	521,41 
	34,2 

	(201-9002)
	  Конструкции стальные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	09-06-010-03
	      мачтового типа на расчалках высотой до 70 м
	2408,13 
	456,46 
	1554,52 
	183,05 
	397,15 
	44,62 

	(201-9002)
	  Конструкции стальные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	09-06-010-04
	      станций мачтового типа на расчалках высотой до 150 м
	2048,35 
	517,84 
	1156,62 
	166,58 
	373,89 
	50,62 

	(201-9002)
	  Конструкции стальные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	09-06-010-05
	Монтаж станций предохранительных, мостов и эстакад канатных дорог
	2343,64 
	594,67 
	1539,00 
	140,71 
	209,97 
	58,13 

	(201-9002)
	  Конструкции стальные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	Подраздел 6.4 КОНСТРУКЦИИ ДЛЯ АЛЮМИНИЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

   

	Таблица 09-06-014. Монтаж конструкций электролизеров 

   

	
	Измеритель: 1 т конструкций

	
	Монтаж конструкций электролизеров типа С-8 БМ:

	09-06-014-01
	      кожухов катода
	1061,64 
	202,07 
	723,85 
	52,77 
	135,72 
	19,19 

	(201-9002)
	  Конструкции стальные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	09-06-014-02
	      кожухов анода
	1408,58 
	166,48 
	1155,64 
	87,91 
	86,46 
	15,81 

	(201-9002)
	  Конструкции стальные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	09-06-014-03
	      анодной рамы с ошиновкой анодной
	926,55 
	183,54 
	651,49 
	49,23 
	91,52 
	17,43 

	(201-9002)
	  Конструкции стальные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	09-06-014-04
	      газосборника
	1234,38 
	165,22 
	1034,26 
	79,58 
	34,90 
	15,69 

	(201-9002)
	  Конструкции стальные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	09-06-014-05
	      ограждений, лестниц, перил, трапов
	2997,04 
	674,66 
	1923,25 
	110,60 
	399,13 
	64,07 

	(201-9002)
	  Конструкции стальные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	
	Монтаж конструкций электролизеров с обоженными анодами:

	09-06-014-06
	      кожуха катода
	843,54 
	138,05 
	548,29 
	39,49 
	157,20 
	13,11 

	(201-9002)
	  Конструкции стальные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	09-06-014-07
	      балок коллектора с ошиновкой анодной
	1393,46 
	203,23 
	1056,36 
	77,41 
	133,87 
	19,3 

	(201-9002)
	  Конструкции стальные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	Подраздел 6.5 КОНСТРУКЦИИ КОКСОХИМИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА 

   

	Таблица 09-06-018. Монтаж конструкций 

   

	
	Измеритель: 1 т конструкций

	
	Монтаж:

	09-06-018-01
	      камер сухого тушения кокса
	2062,98 
	434,68 
	1483,47 
	73,41 
	144,83 
	40,1 

	(201-9002)
	  Конструкции стальные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	09-06-018-02
	      корпуса осветлителя цилиндрической формы механизированного отстойника
	1286,50 
	348,64 
	598,03 
	38,51 
	339,83 
	34,08 

	(201-9002)
	  Конструкции стальные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	09-06-018-03
	      корпуса электрофильтра
	1425,36 
	272,88 
	698,16 
	50,78 
	454,32 
	29,79 

	(201-9002)
	  Конструкции стальные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	09-06-018-04
	      анкерных колонн основных с балками армирования регенераторов
	573,27 
	163,41 
	374,51 
	46,75 
	35,35 
	16,59 

	(201-9002)
	  Конструкции стальные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	09-06-018-05
	      батарей анкерных стяжек продольных
	994,03 
	385,95 
	351,83 
	29,11 
	256,25 
	38,75 

	(201-9002)
	  Конструкции стальные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	09-06-018-06
	      батарей анкерных стяжек поперечных
	345,15 
	136,48 
	162,08 
	14,94 
	46,59 
	14,9 

	(201-9002)
	  Конструкции стальные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	09-06-018-07
	      кронштейнов для троллеев электровозного вагона и коксовыталкивателя
	3221,42 
	541,88 
	2394,10 
	225,37 
	285,44 
	52,97 

	(201-9002)
	  Конструкции стальные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	09-06-018-08
	      кронштейнов для троллеев двересъемной машины
	862,00 
	110,15 
	705,26 
	67,27 
	46,59 
	11,87 

	(201-9002)
	  Конструкции стальные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	Таблица 09-06-019. Монтаж ограждающих сеток троллеев электровозного вагона и коксовыталкивателя 

   

	
	Измеритель: 100 м2 сетки

	09-06-019-01
	Монтаж ограждающих сеток троллеев электровозного вагона и коксовыталкивателя
	7346,48 
	5563,36 
	1201,04 
	49,52 
	582,08 
	599,5 

	(201-9002)
	  Конструкции стальные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	Таблица 09-06-020. Монтаж конструкций путей 

   

	
	Измеритель: 100 м пути

	
	Монтаж конструкций путей:

	09-06-020-01
	      коксовыталкивателя
	86764,24 
	13690,18 
	69844,09 
	6619,72 
	3229,97 
	1318,9 

	(201-9002)
	  Конструкции стальные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	09-06-020-02
	      углезагрузочной машины
	21701,38 
	3485,60 
	15975,04 
	1829,61 
	2240,74 
	335,8 

	(201-9002)
	  Конструкции стальные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	09-06-020-03
	      двересъемной машины
	16095,90 
	3054,83 
	10178,06 
	870,17 
	2863,01 
	294,3 

	(201-9002)
	  Конструкции стальные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	Подраздел 6.6 КАРКАСЫ, КОЖУХИ, ПАНЕЛИ И РАЗНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПЕЧЕЙ И СУШИЛ 

   

	Таблица 09-06-024. Монтаж каркасов, кожухов, панелей и других конструкций промышленных печей и сушил 

   

	
	Измеритель: 1 т конструкций

	
	Монтаж:

	09-06-024-01
	      каркасов нагревательных печей
	917,03 
	215,31 
	633,66 
	39,97 
	68,06 
	21,36 

	(201-9002)
	  Конструкции стальные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	09-06-024-02
	      каркасов прочих печей и выдвижные поды
	1135,58 
	473,56 
	498,76 
	10,57 
	163,26 
	46,98 

	(201-9002)
	  Конструкции стальные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	09-06-024-03
	      каркасов конвейерных сушил (без панелей)
	1054,32 
	375,78 
	526,05 
	13,01 
	152,49 
	37,28 

	(201-9002)
	  Конструкции стальные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	09-06-024-04
	      цилиндрических кожухов печей и сушил из листовой стали
	2484,78 
	702,07 
	1355,19 
	27,24 
	427,52 
	69,65 

	(201-9002)
	  Конструкции стальные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	09-06-024-05
	      рекуператоров, экранов, коробок, загрузочных и разгрузочных камер вращающихся печей и сушил из листовой стали
	1652,92 
	548,25 
	842,14 
	15,31 
	262,53 
	54,39 

	(201-9002)
	  Конструкции стальные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	09-06-024-06
	      подин стационарных
	472,68 
	280,22 
	158,58 
	5,69 
	33,88 
	27,8 

	(201-9002)
	  Конструкции стальные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	09-06-024-07
	      подин выдвижных
	360,34 
	187,89 
	138,57 
	5,69 
	33,88 
	18,64 

	(201-9002)
	  Конструкции стальные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	09-06-024-08
	      плит чугунных и стальных деталей обрамления каркасов и кладки нагревательных печей
	489,42 
	264,80 
	188,95 
	8,81 
	35,67 
	26,27 

	(201-9002)
	  Конструкции стальные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	09-06-024-09
	      подподовых рельсов со стальными шпалами и креплениями
	625,64 
	307,64 
	225,54 
	3,66 
	92,46 
	30,52 

	(201-9002)
	  Конструкции стальные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	09-06-024-10
	      лестниц, площадок, ограждений, панелей и дверок с теплоизоляционной обшивкой
	833,35 
	385,66 
	329,37 
	6,10 
	118,32 
	38,26 

	(201-9002)
	  Конструкции стальные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	09-06-024-11
	      закалочных баков (без стальных конструкций конвейеров)
	2474,38 
	819,60 
	1144,65 
	3,93 
	510,13 
	81,31 

	(201-9002)
	  Конструкции стальные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	09-06-024-12
	      люлек, этажерок сушил и других деталей из сортовой стали
	2054,59 
	716,39 
	937,53 
	3,79 
	400,67 
	71,07 

	(201-9002)
	  Конструкции стальные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	09-06-024-13
	      кронштейнов и подвесок стен и сводов, заслонок и обрамлений окон, амбразур, горелок и форсунок сечением в свету до 0,5 м2
	758,51 
	398,87 
	318,28 
	13,55 
	41,36 
	39,57 

	(201-9002)
	  Конструкции стальные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	09-06-024-14
	      колосников с балками, топочных дверец, клапанов и обрамлений окон, амбразур, горелок и форсунок сечением в свету более 0,5 м2
	589,30 
	367,01 
	180,07 
	7,45 
	42,22 
	36,41 

	(201-9002)
	  Конструкции стальные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	Подраздел 6.7 КОНСТРУКЦИИ БАШЕННЫХ ГРАДИРЕН 

   

	Таблица 09-06-028. Монтаж конструкций башенных градирен 

   

	
	Измеритель: 1 т конструкций

	
	Монтаж конструкций башенных градирен высотой:

	09-06-028-01
	      до 55 м
	1787,96 
	388,03 
	833,67 
	96,51 
	566,26 
	36,85 

	(201-9002)
	  Конструкции стальные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	09-06-028-02
	      до 70 м
	2232,56 
	392,98 
	1273,32 
	101,30 
	566,26 
	37,32 

	(201-9002)
	  Конструкции стальные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	09-06-028-03
	      до 80 м
	2264,02 
	432,52 
	1301,60 
	98,04 
	529,90 
	39,9 

	(201-9002)
	  Конструкции стальные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	09-06-028-04
	      до 110 м
	3129,15 
	433,71 
	2165,54 
	103,74 
	529,90 
	40,01 

	(201-9002)
	  Конструкции стальные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	Таблица 09-06-029. Монтаж алюминиевых листов обшивки башенных градирен 

   

	
	Измеритель: 100 м2

	
	Монтаж алюминиевых листов обшивки башенных градирен при высоте:

	09-06-029-01
	      до 80 м
	7429,77 
	1272,15 
	236,14 
	12,28 
	5921,48 
	132,24 

	(506-1342)
	  Алюминий листовой, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	09-06-029-02
	      до 110 м
	7679,86 
	1272,15 
	486,23 
	13,96 
	5921,48 
	132,24 

	(506-1342)
	  Алюминий листовой, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	Подраздел 6.8 ВЫТЯЖНЫЕ, ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ И ДЫМОВЫЕ ТРУБЫ, ОПОРЫ БАШЕННОГО И ПОРТАЛЬНОГО ТИПОВ 

   

	Таблица 09-06-033. Монтаж каркасов и стволов вытяжных, вентиляционных и дымовых труб, опор башенного и портального типов 

   

	
	Измеритель: 1 т конструкций

	09-06-033-01
	Монтаж каркасов вытяжных, вентиляционных и дымовых труб высотой до 250 м
	854,08 
	343,99 
	131,96 
	4,47 
	378,13 
	33,14 

	(201-9002)
	  Конструкции стальные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	
	Монтаж труб вытяжных, дымовых и вентиляционных диаметром до 3250 мм из листовой стали высотой:

	09-06-033-02
	      до 45 м
	1252,68 
	596,02 
	261,11 
	15,85 
	395,55 
	57,42 

	(201-9002)
	  Конструкции стальные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	09-06-033-03
	      до 250 м
	1168,00 
	449,97 
	375,67 
	31,30 
	342,36 
	41,51 

	(201-9002)
	  Конструкции стальные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	09-06-033-04
	Монтаж опор отдельно стоящих башенного и портального типов высотой до 45 м
	1855,79 
	269,37 
	1470,74 
	122,81 
	115,68 
	24,85 

	(201-9002)
	  Конструкции стальные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	Раздел 7. КОНСТРУКЦИИ АТОМНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ 

   

	Подраздел 7.1 МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ АТОМНЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ 

   

	Таблица 09-07-001. Монтаж конструкций облицовок из коррозионностойкой стали помещений АЭС неподконтрольных Ростехнадзору 

   

	
	Измеритель: 1 т

	
	Конструкции облицовок:

	09-07-001-01
	      пол
	15378,00 
	4853,26 
	3970,49 
	229,49 
	6554,25 
	454 

	09-07-001-02
	      стены
	16436,52 
	5740,53 
	4755,22 
	241,93 
	5940,77 
	537 

	09-07-001-03
	      потолок
	14080,45 
	6766,77 
	3252,90 
	170,13 
	4060,78 
	633 

	Таблица 09-07-002. Монтаж конструкций облицовок из углеродистой стали помещений АЭС не подконтрольных Ростехнадзору 

   

	
	Измеритель: 1 т

	
	Конструкции облицовок:

	09-07-002-01
	      пол
	7526,58 
	3043,17 
	3693,28 
	284,65 
	790,13 
	289 

	09-07-002-02
	      стены
	8507,11 
	3955,30 
	3662,54 
	218,35 
	889,27 
	370 

	09-07-002-03
	      потолок
	8769,42 
	5216,72 
	2707,17 
	164,56 
	845,53 
	488 

	Таблица 09-07-003. Монтаж конструкций облицовок из коррозионностойкой стали помещений АЭС подконтрольных Ростехнадзору 

   

	
	Измеритель: 1 т

	
	Конструкции облицовок:

	09-07-003-01
	      пол
	17191,61 
	5665,14 
	4664,17 
	244,06 
	6862,30 
	538 

	09-07-003-02
	      стены
	18857,52 
	6686,55 
	5758,19 
	259,24 
	6412,78 
	635 

	09-07-003-03
	      потолок
	16512,67 
	8065,98 
	3996,87 
	172,52 
	4449,82 
	766 

	Таблица 09-07-004. Монтаж конструкций облицовок из углеродистой стали помещений АЭС подконтрольных Ростехнадзору 

   

	
	Измеритель: 1 т

	
	Конструкции облицовок:

	09-07-004-01
	      пол
	8852,30 
	3969,81 
	3733,80 
	216,70 
	1148,69 
	377 

	09-07-004-02
	      стены
	10166,74 
	4639,46 
	4242,02 
	225,10 
	1285,26 
	434 

	09-07-004-03
	      потолок
	10813,20 
	6221,58 
	3229,48 
	158,00 
	1362,14 
	582 

	Таблица 09-07-005. Гидравлическое испытание помещений АЭС не подконтрольных Ростехнадзору 

   

	
	Измеритель: 1 м3 помещения

	09-07-005-01
	Гидравлическое испытание
	138,59 
	98,38 
	36,32 
	16,45 
	3,89 
	9,76 

	Таблица 09-07-006. Гидравлическое испытание помещений АЭС подконтрольных Ростехнадзору 

   

	
	Измеритель: 1 м3 помещения

	09-07-006-01
	Гидравлическое испытание
	165,07 
	117,73 
	43,45 
	19,68 
	3,89 
	11,68 

	Подраздел 7.2 ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ АТОМНЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ 

   

	Таблица 09-07-010. Изготовление конструкций облицовок из коррозионностойкой стали помещений АЭС не подконтрольных Ростехнадзору 

   

	
	Измеритель: 1 т

	09-07-010-01
	Конструкции облицовок (пол, стены, потолок)
	32345,30 
	1196,91 
	914,82 
	4,20 
	30233,57 
	117 

	Таблица 09-07-011. Изготовление конструкций облицовок из углеродистой стали помещений АЭС не подконтрольных Ростехнадзору 

   

	
	Измеритель: 1 т

	09-07-011-01
	Конструкции облицовок (пол, стены, потолок)
	7543,40 
	657,22 
	491,00 
	3,52 
	6395,18 
	65,2 

	Таблица 09-07-012. Изготовление конструкций облицовок из коррозионностойкой стали помещений АЭС подконтрольных Ростехнадзору 

   

	
	Измеритель: 1 т

	09-07-012-01
	Конструкции облицовок (пол, стены, потолок)
	32674,04 
	1278,75 
	1006,82 
	4,20 
	30388,47 
	125 

	Таблица 09-07-013. Изготовление конструкций облицовок из углеродистой стали помещений АЭС подконтрольных Ростехнадзору 

   

	
	Измеритель: 1 т

	09-07-013-01
	Конструкции облицовок (пол, стены, потолок)
	7752,67 
	693,59 
	525,23 
	3,52 
	6533,85 
	67,8 
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