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	Раздел 1. ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ 

   

	Подраздел 1.1 КОНСТРУКЦИИ КРОВЕЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ, СТРОПИЛА 

   

	Таблица 10-01-001. Сборка и установка конструкций кровельных покрытий 

   

	
	Измеритель: 1 конструкция

	
	Укрупнительная сборка и установка конструкций арок и ферм сегментных с металлической затяжкой пролетом:

	10-01-001-01
	      18 м
	849,27 
	213,45 
	150,66 
	10,84 
	485,16 
	21,67 

	(201-9160)
	  Элементы металлические, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(203-9051)
	  Конструкции деревянные клееные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	10-01-001-02
	      24 м
	1250,30 
	345,95 
	311,99 
	20,87 
	592,36 
	34,32 

	(201-9160)
	  Элементы металлические, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(203-9051)
	  Конструкции деревянные клееные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	
	Установка балок пролетом:

	10-01-001-03
	      9 м объемом до 0,5 м3
	183,35 
	56,25 
	46,44 
	5,42 
	80,66 
	5,99 

	(201-9160)
	  Элементы металлические, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(203-9051)
	  Конструкции деревянные клееные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	10-01-001-04
	      9 м объемом более 0,5 м3
	293,52 
	64,32 
	62,76 
	6,23 
	166,44 
	6,85 

	(201-9160)
	  Элементы металлические, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(203-9051)
	  Конструкции деревянные клееные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	10-01-001-05
	      12 м
	311,83 
	63,85 
	88,69 
	7,59 
	159,29 
	6,88 

	(201-9160)
	  Элементы металлические, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(203-9051)
	  Конструкции деревянные клееные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	10-01-001-06
	      15 м объемом до 2 м3
	380,06 
	67,14 
	92,10 
	7,72 
	220,82 
	7,15 

	(201-9160)
	  Элементы металлические, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(203-9051)
	  Конструкции деревянные клееные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	10-01-001-07
	      15 м объемом более 2 м3
	442,61 
	75,97 
	123,17 
	9,49 
	243,47 
	8,09 

	(201-9160)
	  Элементы металлические, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(203-9051)
	  Конструкции деревянные клееные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	10-01-001-08
	      18 м одинарных объемом до 5 м3
	688,17 
	121,92 
	197,11 
	13,01 
	369,14 
	13,31 

	(201-9160)
	  Элементы металлические, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(203-9051)
	  Конструкции деревянные клееные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	10-01-001-09
	      18 м спаренных объемом до 10 м3
	826,06 
	145,12 
	300,01 
	18,83 
	380,93 
	16,68 

	(201-9160)
	  Элементы металлические, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(203-9051)
	  Конструкции деревянные клееные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	10-01-001-10
	Укладка панелей и покрытий длиной 6 м площадью до 10 м2
	243,76 
	34,02 
	12,39 
	1,49 
	197,35 
	3,81 

	(201-9160)
	  Элементы металлические, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(203-9020)
	  Панели покрытия, (м2)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	Таблица 10-01-002. Установка стропил 

   

	
	Измеритель: 1 м3 древесины в конструкции

	10-01-002-01
	Установка стропил
	1882,80 
	209,58 
	38,15 
	2,03 
	1635,07 
	24,09 

	Таблица 10-01-003. Устройство слуховых окон 

   

	
	Измеритель: 1 слуховое окно

	10-01-003-01
	Устройство слуховых окон
	326,59 
	59,21 
	22,04 
	1,49 
	245,34 
	6,63 

	(101-9084)
	  Приборы оконные, (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	Подраздел 1.2 СТЕНЫ, ПЕРЕГОРОДКИ 

   

	Таблица 10-01-007. Рубка стен 

   

	
	Измеритель: 100 м2 стен (за вычетом проемов)

	
	Рубка стен:

	10-01-007-01
	      из брусьев толщиной 100 мм
	13502,41 
	2654,08 
	310,22 
	34,42 
	10538,11 
	286 

	10-01-007-02
	      из брусьев толщиной 150 мм
	18798,35 
	2700,48 
	463,47 
	52,98 
	15634,40 
	291 

	10-01-007-03
	      из брусьев толщиной 180 мм
	22010,24 
	2746,88 
	555,19 
	64,09 
	18708,17 
	296 

	10-01-007-04
	      из бревен диаметром 20 см
	22920,69 
	4197,81 
	812,97 
	93,63 
	17909,91 
	452,35 

	10-01-007-05
	      из бревен диаметром 24 см
	25243,71 
	4248,38 
	957,64 
	110,84 
	20037,69 
	457,8 

	10-01-007-06
	      из бревен диаметром 26 см
	26386,10 
	4268,61 
	957,64 
	110,84 
	21159,85 
	459,98 

	10-01-007-07
	      из пластин
	10916,64 
	2640,07 
	408,78 
	44,04 
	7867,79 
	284,49 

	Таблица 10-01-008. Дополнительные работы по устройству деревянных стен 

   

	
	Измеритель: 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов

	10-01-008-01
	Обшивка стен рубленых
	3538,89 
	357,20 
	64,80 
	0,00 
	3116,89 
	40 

	
	Острожка:

	10-01-008-02
	      брусьев
	88,06 
	67,06 
	21,00 
	0,00 
	0,00 
	7,51 

	10-01-008-03
	      бревен
	272,14 
	207,18 
	64,96 
	0,00 
	0,00 
	23,2 

	
	Устройство:

	10-01-008-04
	      фронтонов
	4799,02 
	607,24 
	92,06 
	0,00 
	4099,72 
	68 

	10-01-008-05
	      карнизов
	4730,22 
	1276,99 
	79,81 
	0,00 
	3373,42 
	143 

	
	Обивка стен кровельной сталью:

	10-01-008-06
	      неоцинкованной по войлоку
	6162,09 
	319,59 
	18,27 
	0,00 
	5824,23 
	36,4 

	10-01-008-07
	      неоцинкованной по асбесту
	6859,28 
	243,60 
	20,01 
	0,00 
	6595,67 
	28 

	10-01-008-08
	      оцинкованной по войлоку
	9402,53 
	288,24 
	18,27 
	0,00 
	9096,02 
	33,4 

	10-01-008-09
	      оцинкованной по асбесту
	10101,53 
	214,61 
	20,01 
	0,00 
	9866,91 
	25,1 

	Таблица 10-01-009. Установка сжимов для рубленых стен 

   

	
	Измеритель: 100 м сжимов

	10-01-009-01
	Установка сжимов для рубленых стен
	4001,11 
	1044,81 
	49,58 
	0,00 
	2906,72 
	117 

	Таблица 10-01-010. Установка элементов каркаса 

   

	
	Измеритель: 1 м3 древесины в конструкции

	
	Установка элементов каркаса:

	10-01-010-01
	      из брусьев
	1827,15 
	197,55 
	34,02 
	0,00 
	1595,58 
	22,5 

	10-01-010-02
	      из бревен и пластин
	1017,88 
	176,48 
	35,47 
	0,00 
	805,93 
	20,1 

	Таблица 10-01-011. Заполнение каркаса плитами фибролитовыми 

   

	
	Измеритель: 100 м2 стен (за вычетом проемов)

	
	Устройство стен каркасно-плитных с заполнением каркаса плитами фибролитовыми:

	10-01-011-01
	      в 1 слой
	6974,20 
	906,15 
	150,58 
	7,86 
	5917,47 
	105 

	10-01-011-02
	      в 2 слоя
	9582,42 
	1277,24 
	225,39 
	11,79 
	8079,79 
	148 

	Таблица 10-01-012. Обшивка каркасных стен 

   

	
	Измеритель: 100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов)

	
	Обшивка каркасных стен:

	10-01-012-01
	      досками обшивки
	3290,56 
	328,15 
	49,10 
	0,00 
	2913,31 
	36,3 

	10-01-012-02
	      плитами древесноволокнистыми твердыми 5 мм
	1468,73 
	157,93 
	45,43 
	0,00 
	1265,37 
	18,3 

	10-01-012-03
	      плитами древесностружечными 16 мм
	3105,71 
	689,75 
	43,42 
	0,00 
	2372,54 
	75,3 

	10-01-012-04
	      досками под штукатурку
	1969,89 
	197,71 
	64,63 
	0,00 
	1707,55 
	24,2 

	10-01-012-05
	      пергамином
	260,01 
	75,84 
	3,48 
	0,00 
	180,69 
	8,28 

	Таблица 10-01-013. Устройство перегородок под штукатурку 

   

	
	Измеритель: 100 м2 перегородок (за вычетом проемов)

	
	Устройство перегородок под штукатурку:

	10-01-013-01
	      щитовых неодранкованных толщиной 48 мм
	1663,88 
	558,60 
	349,61 
	27,91 
	755,67 
	67,14 

	(203-9052)
	  Щиты перегородок, (м2)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(96,4)  
	-  

	10-01-013-02
	      дощатых двухслойных с прокладкой толя
	5715,86 
	1174,26 
	240,83 
	19,11 
	4300,77 
	137,34 

	10-01-013-03
	      дощатых однослойных, забранных в обвязки
	5626,11 
	873,34 
	197,75 
	15,72 
	4555,02 
	103,11 

	10-01-013-04
	      каркасных обшитых с двух сторон досками с засыпным утеплителем
	9495,93 
	1042,91 
	463,14 
	38,94 
	7989,88 
	125,35 

	10-01-013-05
	      каркасных обшитых с двух сторон досками без утеплителя
	7062,74 
	737,87 
	254,73 
	20,33 
	6070,14 
	84,04 

	10-01-013-06
	      каркасных из фибролитовых плит толщиной 75 мм однослойных
	4739,61 
	744,09 
	145,52 
	11,52 
	3850,00 
	87,85 

	10-01-013-07
	      каркасных из фибролитовых плит толщиной 50 мм двухслойных с воздушной прослойкой
	6844,62 
	1070,95 
	186,66 
	14,77 
	5587,01 
	126,44 

	Таблица 10-01-014. Устройство чистых перегородок 

   

	
	Измеритель: 100 м2 перегородок (за вычетом проемов)

	
	Устройство чистых перегородок:

	10-01-014-01
	      щитовых (глухих под остекление, с металлической сеткой, филенчатых)
	2297,89 
	580,36 
	302,50 
	16,94 
	1415,03 
	66,1 

	(203-9052)
	  Щиты перегородок, (м2)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(96,4)  
	-  


	10-01-014-02
	      дощатых однослойных
	6132,10 
	1098,64 
	167,02 
	13,14 
	4866,44 
	129,71 

	10-01-014-03
	      каркасных с обшивкой фанерой с двух сторон
	5567,34 
	1266,98 
	21,07 
	0,00 
	4279,29 
	143 

	10-01-014-04
	      каркасных с обшивкой фанерой с одной стороны
	3601,38 
	976,32 
	33,09 
	0,00 
	2591,97 
	108 

	Таблица 10-01-015. Устройство каркасно-филенчатых перегородок в санузлах и барьеров в гардеробных 

   

	
	Измеритель: 100 м2 перегородок и барьеров

	10-01-015-01
	Устройство перегородок каркасно-филенчатых в санузлах
	2255,40 
	814,32 
	339,48 
	0,00 
	1101,60 
	88,9 

	(101-9083)
	  Приборы дверные накладные, (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(203-9052)
	  Щиты перегородок, (м2)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	10-01-015-02
	Устройство барьеров в гардеробных
	4227,40 
	611,09 
	410,49 
	0,00 
	3205,82 
	69,6 

	(101-9083)
	  Приборы дверные накладные, (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(203-9052)
	  Щиты перегородок, (м2)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	Подраздел 1.3 ПЕРЕКРЫТИЯ 

   

	Таблица 10-01-021. Устройство перекрытий с укладкой балок 

   

	
	Измеритель: 100 м2 перекрытий

	
	Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам:

	10-01-021-01
	      каменным с накатом из щитов
	8840,47 
	899,60 
	555,05 
	44,31 
	7385,82 
	102,46 

	(104-0004)
	  Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-82), (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(203-9063)
	  Балки с черепными брусками, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	10-01-021-02
	      каменным с накатом из горбыля
	6322,82 
	1156,93 
	485,13 
	38,48 
	4680,76 
	132,98 

	(104-0004)
	  Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-82), (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(203-9063)
	  Балки с черепными брусками, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	10-01-021-03
	      каменным с накатом из досок
	5621,58 
	1119,40 
	337,82 
	26,83 
	4164,36 
	129,71 

	(104-0004)
	  Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-82), (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(203-9063)
	  Балки с черепными брусками, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	10-01-021-04
	      каменным с несущей подшивкой из досок
	6433,68 
	1052,66 
	366,34 
	29,13 
	5014,68 
	118,81 

	(104-0004)
	  Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-82), (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(203-9063)
	  Балки с черепными брусками, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	10-01-021-05
	      рубленым с накатом из щитов
	7695,36 
	1419,64 
	545,76 
	43,36 
	5729,96 
	160,23 

	(104-0004)
	  Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-82), (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(203-9063)
	  Балки с черепными брусками, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	10-01-021-06
	      рубленым с накатом из горбыля
	5185,89 
	1684,36 
	476,63 
	37,80 
	3024,90 
	191,84 

	(104-0004)
	  Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-82), (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(203-9063)
	  Балки с черепными брусками, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	10-01-021-07
	      рубленым с накатом из досок
	4499,46 
	1661,07 
	329,89 
	26,15 
	2508,50 
	187,48 

	(104-0004)
	  Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-82), (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(203-9063)
	  Балки с черепными брусками, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	10-01-021-08
	      рубленым с несущей подшивкой из досок
	5291,70 
	1586,59 
	355,31 
	28,18 
	3349,80 
	177,67 

	(104-0004)
	  Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-82), (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(203-9063)
	  Балки с черепными брусками, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	10-01-021-09
	      нерубленым с накатом из щитов
	7128,25 
	850,60 
	547,69 
	43,63 
	5729,96 
	97,77 

	(104-0004)
	  Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-82), (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(203-9063)
	  Балки с черепными брусками, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	10-01-021-10
	      нерубленым с накатом из горбыля
	4612,02 
	1109,99 
	477,13 
	37,94 
	3024,90 
	128,62 

	(104-0004)
	  Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-82), (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(203-9063)
	  Балки с черепными брусками, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	10-01-021-11
	      нерубленым с накатом из досок
	3920,26 
	1081,06 
	330,70 
	26,29 
	2508,50 
	124,26 

	(104-0004)
	  Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-82), (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(203-9063)
	  Балки с черепными брусками, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	10-01-021-12
	      нерубленым с несущей подшивкой из досок
	4709,68 
	1004,87 
	355,01 
	28,18 
	3349,80 
	114,45 

	(104-0004)
	  Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-82), (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(203-9063)
	  Балки с черепными брусками, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	Таблица 10-01-022. Подшивка потолков 

   

	
	Измеритель: 100 м2 потолка

	
	Подшивка потолков:

	10-01-022-01
	      досками обшивки
	4699,90 
	518,26 
	61,21 
	2,71 
	4120,43 
	57,33 

	10-01-022-02
	      под штукатурку
	2624,38 
	363,79 
	84,55 
	3,66 
	2176,04 
	42,95 

	10-01-022-03
	      плитами древесноволокнистыми твердыми толщиной 5 мм
	1986,37 
	606,58 
	47,68 
	0,00 
	1332,11 
	67,1 

	10-01-022-04
	      сталью кровельной неоцинкованной по дереву
	3897,32 
	242,73 
	9,57 
	0,00 
	3645,02 
	27,9 

	10-01-022-05
	      сталью кровельной неоцинкованной по асбесту
	6494,99 
	288,84 
	20,01 
	0,00 
	6186,14 
	33,2 

	10-01-022-06
	      сталью кровельной оцинкованной по дереву
	7258,84 
	212,90 
	9,57 
	0,00 
	7036,37 
	24,9 

	10-01-022-07
	      сталью кровельной оцинкованной по асбесту
	9855,71 
	258,21 
	20,01 
	0,00 
	9577,49 
	30,2 

	Таблица 10-01-023. Укладка ходовых досок 

   

	
	Измеритель: 100 м ходов

	10-01-023-01
	Укладка ходовых досок
	196,23 
	33,36 
	12,43 
	1,08 
	150,44 
	3,8 

	Подраздел 1.4 ОКНА 

   

	Таблица 10-01-027. Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами 

   

	
	Измеритель: 100 м2 проемов

	
	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами:

	10-01-027-01
	      спаренными в стенах каменных площадью проема до 2 м2
	44727,15 
	1770,95 
	928,20 
	116,00 
	42028,00 
	188,6 

	(101-9411)
	  Скобяные изделия, (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	10-01-027-02
	      спаренными в стенах каменных площадью проема более 2 м2
	42836,49 
	1277,94 
	753,67 
	87,70 
	40804,88 
	134,52 

	(101-9411)
	  Скобяные изделия, (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	10-01-027-03
	      раздельными (раздельно-спаренными) в стенах каменных площадью проема до 2 м2
	47527,28 
	2507,92 
	1120,03 
	161,11 
	43899,33 
	270,25 

	(101-9411)
	  Скобяные изделия, (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	10-01-027-04
	      раздельными (раздельно-спаренными) в стенах каменных площадью проема более 2 м2
	44677,68 
	1692,67 
	890,12 
	118,97 
	42094,89 
	182,4 

	(101-9411)
	  Скобяные изделия, (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	10-01-027-05
	      спаренными в стенах деревянных рубленых площадью проема до 2 м2
	51507,44 
	4621,44 
	396,55 
	0,00 
	46489,45 
	464 

	(101-9411)
	  Скобяные изделия, (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	10-01-027-06
	      спаренными в стенах деревянных рубленых площадью проема более 2 м2
	47690,35 
	3296,16 
	370,61 
	0,00 
	44023,58 
	327 

	(101-9411)
	  Скобяные изделия, (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	10-01-027-07
	      раздельными (раздельно-спаренными) в стенах деревянных рубленых площадью проема до 2 м2
	53012,45 
	4641,36 
	399,16 
	0,00 
	47971,93 
	466 

	(101-9411)
	  Скобяные изделия, (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	10-01-027-08
	      раздельными (раздельно-спаренными) в стенах деревянных рубленых площадью проема более 2 м2
	48711,88 
	3296,16 
	369,74 
	0,00 
	45045,98 
	327 

	(101-9411)
	  Скобяные изделия, (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	10-01-027-09
	      спаренными в стенах деревянных нерубленых площадью проема до 2 м2
	48496,08 
	1930,24 
	390,47 
	0,00 
	46175,37 
	208 

	(101-9411)
	  Скобяные изделия, (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	10-01-027-10
	      спаренными в стенах деревянных нерубленых площадью проема более 2 м2
	45582,40 
	1361,55 
	366,26 
	0,00 
	43854,59 
	145 

	(101-9411)
	  Скобяные изделия, (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	10-01-027-11
	      раздельными (раздельно-спаренными) в стенах деревянных нерубленых площадью проема до 2 м2
	50464,73 
	2412,80 
	390,47 
	0,00 
	47661,46 
	260 

	(101-9411)
	  Скобяные изделия, (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	10-01-027-12
	      раздельными (раздельно-спаренными) в стенах деревянных нерубленых площадью проема более 2 м2
	46870,12 
	1624,47 
	366,26 
	0,00 
	44879,39 
	173 

	(101-9411)
	  Скобяные изделия, (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	Таблица 10-01-028. Установка в каменных стенах промышленных зданий блоков оконных с одинарными и спаренными переплетами 

   

	
	Измеритель: 100 м2 проемов

	
	Установка в каменных стенах промышленных зданий блоков оконных с одинарными и спаренными переплетами площадью проема:

	10-01-028-01
	      до 5 м2
	45544,95 
	1263,24 
	799,46 
	87,03 
	43482,25 
	145,2 

	10-01-028-02
	      до 10 м2
	43048,43 
	906,28 
	732,36 
	76,37 
	41409,79 
	104,17 

	10-01-028-03
	      более 10 м2
	42484,91 
	788,57 
	755,68 
	75,66 
	40940,66 
	90,64 

	Таблица 10-01-029. Установка приборов 

   

	
	Измеритель: 100 компл.

	
	Установка приборов:

	10-01-029-01
	      фрамужных
	3593,65 
	874,23 
	19,42 
	0,00 
	2700,00 
	75,3 

	10-01-029-02
	      оконных
	4067,98 
	407,62 
	21,36 
	0,00 
	3639,00 
	44,5 

	Таблица 10-01-030. Заполнение ленточных оконных проемов в стенах промышленных зданий 

   

	
	Измеритель: 100 м2 проемов

	
	Заполнение ленточных оконных проемов в стенах промышленных зданий блоками оконными с одинарными и спаренными переплетами, высота проема:

	10-01-030-01
	      1,215 м
	43872,72 
	1052,61 
	810,58 
	73,71 
	42009,53 
	120,99 

	10-01-030-02
	      1,815 м
	42440,34 
	815,36 
	719,73 
	64,50 
	40905,25 
	93,72 

	10-01-030-03
	      2,415 м
	43243,98 
	940,56 
	802,90 
	73,85 
	41500,52 
	108,11 

	10-01-030-04
	      3,615 м
	42081,73 
	722,54 
	722,16 
	64,77 
	40637,03 
	83,05 

	10-01-030-05
	      4,215 м
	42438,08 
	776,39 
	767,12 
	70,73 
	40894,57 
	89,24 

	Таблица 10-01-031. Заполнение оконных проемов отдельными элементами в каменных стенах промышленных зданий 

   

	
	Измеритель: 100 м2 проемов

	
	Заполнение оконных проемов отдельными элементами в каменных стенах промышленных зданий, переплеты одинарные:

	10-01-031-01
	      глухие, площадь проема до 5 м2
	23216,00 
	1645,55 
	516,61 
	49,49 
	21053,84 
	182,03 

	10-01-031-02
	      глухие, площадь проема до 10 м2
	16823,24 
	1211,99 
	474,22 
	41,94 
	15137,03 
	134,07 

	10-01-031-03
	      открывающиеся, площадь проема до 5 м2
	23956,73 
	2386,28 
	516,61 
	49,49 
	21053,84 
	245,25 

	(101-9411)
	  Скобяные изделия, (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	10-01-031-04
	      открывающиеся, площадь проема до 10 м2
	17057,42 
	1654,49 
	474,22 
	41,94 
	14928,71 
	170,04 

	(101-9411)
	  Скобяные изделия, (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	Таблица 10-01-032. Заполнение оконных проемов отдельными элементами в деревянных рубленых стенах 

   

	
	Измеритель: 100 м2 проемов

	
	Заполнение оконных проемов отдельными элементами в деревянных рубленых стенах, переплеты:

	10-01-032-01
	      одинарные, площадь проема до 2 м2
	38109,08 
	5966,04 
	403,45 
	0,00 
	31739,59 
	599 

	(101-9411)
	  Скобяные изделия, (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	10-01-032-02
	      одинарные, площадь проема более 2 м2
	30874,78 
	3984,00 
	372,33 
	0,00 
	26518,45 
	400 

	(101-9411)
	  Скобяные изделия, (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	10-01-032-03
	      раздельные, площадь проема до 2 м2
	47626,97 
	7355,37 
	403,45 
	0,00 
	39868,15 
	719 

	(101-9411)
	  Скобяные изделия, (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	10-01-032-04
	      раздельные, площадь проема более 2 м2
	40673,50 
	4797,87 
	374,94 
	0,00 
	35500,69 
	469 

	(101-9411)
	  Скобяные изделия, (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	Таблица 10-01-033. Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах 

   

	
	Измеритель: 100 м2 проемов

	
	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах высотой проема:

	10-01-033-01
	      до 1 м
	7860,68 
	1133,89 
	132,04 
	21,84 
	6594,75 
	125,43 

	10-01-033-02
	      до 2 м
	4222,73 
	598,63 
	70,61 
	12,80 
	3553,49 
	66,22 

	10-01-033-03
	      более 2 м
	2890,28 
	410,69 
	52,25 
	11,58 
	2427,34 
	45,43 

	Таблица 10-01-034. Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей 

   

	
	Измеритель: 100 м2 проемов

	
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей:

	10-01-034-01
	      глухих с площадью проема до 2 м2
	151244,73 
	1564,07 
	428,70 
	20,42 
	149251,96 
	170,75 

	10-01-034-02
	      глухих с площадью проема более 2 м2
	147619,18 
	1258,86 
	392,82 
	7,66 
	145967,50 
	137,43 

	10-01-034-03
	      поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых
	154577,54 
	1979,29 
	512,29 
	20,42 
	152085,96 
	216,08 

	10-01-034-04
	      поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 одностворчатых
	149823,54 
	1477,78 
	428,87 
	7,66 
	147916,89 
	161,33 

	10-01-034-05
	      поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых
	151674,59 
	1717,96 
	491,39 
	20,42 
	149465,24 
	187,55 

	10-01-034-06
	      поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых
	148174,78 
	1334,80 
	411,05 
	7,66 
	146428,93 
	145,72 

	10-01-034-07
	      поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления
	152513,50 
	1780,15 
	488,95 
	20,42 
	150244,40 
	194,34 

	10-01-034-08
	      поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления
	148475,77 
	1366,31 
	415,76 
	7,66 
	146693,70 
	149,16 

	Таблица 10-01-035. Установка подоконных досок из ПВХ 

   

	
	Измеритель: 100 п. м

	
	Установка подоконных досок из ПВХ:

	10-01-035-01
	      в каменных стенах толщиной до 0,51 м
	4524,02 
	189,23 
	14,31 
	0,46 
	4320,48 
	21,19 

	(101-1689)
	  Доски подоконные ПВХ, (м)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	10-01-035-02
	      в панельных стенах
	3705,79 
	189,85 
	18,10 
	0,58 
	3497,84 
	21,26 

	(101-1689)
	  Доски подоконные ПВХ, (м)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	10-01-035-03
	      в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м
	7022,18 
	190,92 
	28,30 
	0,81 
	6802,96 
	21,38 

	(101-1689)
	  Доски подоконные ПВХ, (м)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	Подраздел 1.5 ДВЕРИ, ВОРОТА 

   

	Таблица 10-01-039. Установка блоков 

   

	
	Измеритель: 100 м2 проемов

	
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах:

	10-01-039-01
	      в каменных стенах, площадь проема до 3 м2
	25885,96 
	1003,17 
	1264,46 
	171,87 
	23618,33 
	104,28 

	(101-9411)
	  Скобяные изделия, (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	10-01-039-02
	      в каменных стенах, площадь проема более 3 м2
	24530,47 
	915,26 
	995,10 
	127,76 
	22620,11 
	92,92 

	(101-9411)
	  Скобяные изделия, (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	10-01-039-03
	      в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2
	25568,85 
	1079,85 
	339,26 
	0,00 
	24149,74 
	115 

	(101-9411)
	  Скобяные изделия, (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	10-01-039-04
	      в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема более 3 м2
	24343,88 
	949,49 
	334,04 
	0,00 
	23060,35 
	98,7 

	(101-9411)
	  Скобяные изделия, (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	10-01-039-05
	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2
	54436,36 
	1264,14 
	1242,84 
	176,80 
	51929,38 
	142,68 

	(101-9411)
	  Скобяные изделия, (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	Таблица 10-01-040. Заполнение наружных и внутренних дверных проемов отдельными элементами в деревянных рубленых стенах 

   

	
	Измеритель: 100 м2 проемов

	
	Заполнение наружных и внутренних дверных проемов отдельными элементами в деревянных рубленых стенах, площадь проема:

	10-01-040-01
	      до 2 м2
	34573,06 
	4521,66 
	388,85 
	0,00 
	29662,55 
	442 

	(101-9411)
	  Скобяные изделия, (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	10-01-040-02
	      до 3 м2
	31051,33 
	3416,82 
	371,45 
	0,00 
	27263,06 
	334 

	(101-9411)
	  Скобяные изделия, (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	Таблица 10-01-041. Заполнение балконных проемов в каменных стенах жилых и общественных зданий блоками 

   

	
	Измеритель: 100 м2 проемов

	
	Заполнение балконных проемов в каменных стенах жилых и общественных зданий блоками дверными с полотнами:

	10-01-041-01
	      спаренными, площадь проема до 3 м2
	47527,58 
	1485,54 
	1309,65 
	169,74 
	44732,39 
	160,08 

	(101-9411)
	  Скобяные изделия, (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	10-01-041-02
	      спаренными, площадь проема более 3 м2
	45890,95 
	1393,97 
	1025,37 
	122,21 
	43471,61 
	141,52 

	(101-9411)
	  Скобяные изделия, (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	10-01-041-03
	      раздельными (раздельно-спаренными), площадь проема до 3 м2
	50613,32 
	2471,92 
	1536,13 
	209,63 
	46605,27 
	263,25 

	(101-9411)
	  Скобяные изделия, (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	10-01-041-04
	      раздельными (раздельно-спаренными), площадь проема более 3 м2
	48194,14 
	2408,72 
	1150,21 
	144,41 
	44635,21 
	238,96 

	(101-9411)
	  Скобяные изделия, (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	Таблица 10-01-042. Заполнение балконных проемов в деревянных рубленых стенах блоками 

   

	
	Измеритель: 100 м2 проемов

	
	Заполнение балконных проемов в деревянных рубленых стенах блоками дверными с полотнами:

	10-01-042-01
	      спаренными, площадь проема до 3 м2
	50997,43 
	4173,12 
	385,86 
	0,00 
	46438,45 
	414 

	(101-9411)
	  Скобяные изделия, (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	10-01-042-02
	      спаренными, площадь проема более 3 м2
	47801,40 
	3028,08 
	359,55 
	0,00 
	44413,77 
	296 

	(101-9411)
	  Скобяные изделия, (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	10-01-042-03
	      раздельными (раздельно-спаренными), площадь проема до 3 м2
	52886,74 
	4626,72 
	390,21 
	0,00 
	47869,81 
	459 

	(101-9411)
	  Скобяные изделия, (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	10-01-042-04
	      раздельными (раздельно-спаренными), площадь проема более 3 м2
	49325,34 
	3621,42 
	369,99 
	0,00 
	45333,93 
	354 

	(101-9411)
	  Скобяные изделия, (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	Таблица 10-01-043. Установка коробок в деревянных стенах 

   

	
	Измеритель: 100 м2 проемов

	
	Установка коробок в деревянных стенах:

	10-01-043-01
	      рубленых в оконных проемах площадью до 2 м2
	14529,82 
	3769,92 
	91,34 
	0,00 
	10668,56 
	374 

	10-01-043-02
	      рубленых в оконных проемах площадью более 2 м2
	9982,81 
	2600,64 
	62,63 
	0,00 
	7319,54 
	258 

	10-01-043-03
	      рубленых в дверных проемах площадью до 3 м2
	14000,04 
	3545,76 
	96,56 
	0,00 
	10357,72 
	356 

	10-01-043-04
	      рубленых в дверных проемах площадью более 3 м2
	10202,69 
	2589,60 
	69,59 
	0,00 
	7543,50 
	260 

	10-01-043-05
	      нерубленых в оконных проемах площадью до 2 м2
	11130,33 
	686,60 
	80,90 
	0,00 
	10362,83 
	78,2 

	10-01-043-06
	      нерубленых в оконных проемах площадью более 2 м2
	7584,34 
	424,95 
	55,67 
	0,00 
	7103,72 
	48,4 

	10-01-043-07
	      нерубленых в дверных проемах площадью до 3 м2
	10626,17 
	662,89 
	80,90 
	0,00 
	9882,38 
	75,5 

	10-01-043-08
	      нерубленых в дверных проемах площадью более 3 м2
	7761,07 
	473,24 
	60,02 
	0,00 
	7227,81 
	53,9 

	Таблица 10-01-044. Обивка дверей 

   

	
	Измеритель: 100 м2 проемов

	
	Обивка дверей неоцинкованной кровельной сталью:

	10-01-044-01
	      по войлоку с двух сторон
	15625,50 
	1505,07 
	60,15 
	3,39 
	14060,28 
	174,4 

	10-01-044-02
	      по войлоку с одной стороны
	10382,57 
	903,04 
	30,82 
	1,63 
	9448,71 
	104,64 

	10-01-044-03
	      по асбесту с двух сторон
	17102,84 
	1258,13 
	53,32 
	2,98 
	15791,39 
	147,15 

	10-01-044-04
	      по асбесту с одной стороны
	11372,19 
	754,88 
	30,82 
	1,63 
	10586,49 
	88,29 

	10-01-044-05
	      по дереву с двух сторон
	10774,68 
	1175,84 
	25,10 
	1,36 
	9573,74 
	136,25 

	10-01-044-06
	      по дереву с одной стороны
	7164,02 
	705,50 
	17,40 
	0,95 
	6441,12 
	81,75 

	
	Обивка дверей оцинкованной кровельной сталью:

	10-01-044-07
	      по войлоку с двух сторон
	23843,22 
	1467,45 
	52,45 
	2,98 
	22323,32 
	170,04 

	10-01-044-08
	      по войлоку с одной стороны
	15925,02 
	880,43 
	35,92 
	2,03 
	15008,67 
	102,02 

	10-01-044-09
	      по асбесту с двух сторон
	25332,08 
	1220,85 
	56,80 
	2,98 
	24054,43 
	142,79 

	10-01-044-10
	      по асбесту с одной стороны
	16909,75 
	732,48 
	30,82 
	1,63 
	16146,45 
	85,67 

	10-01-044-11
	      по дереву с двух сторон
	18998,86 
	1136,98 
	25,10 
	1,36 
	17836,78 
	132,98 

	10-01-044-12
	      по дереву с одной стороны
	12702,03 
	682,20 
	17,40 
	0,95 
	12002,43 
	79,79 

	Таблица 10-01-045. Дополнительная конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах 

   

	
	Измеритель: 100 м2 проемов

	
	Дополнительная конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах:

	10-01-045-01
	      каменных, площадь проема до 3 м2
	739,75 
	319,69 
	0,87 
	0,00 
	419,19 
	35,8 

	10-01-045-02
	      каменных, площадь проема более 3 м2
	493,91 
	225,04 
	0,87 
	0,00 
	268,00 
	25,2 

	10-01-045-03
	      нерубленых, площадь проема до 3 м2
	649,72 
	233,07 
	0,87 
	0,00 
	415,78 
	26,1 

	10-01-045-04
	      нерубленых, площадь проема более 3 м2
	431,90 
	165,21 
	0,87 
	0,00 
	265,82 
	18,5 

	Таблица 10-01-046. Установка ворот 

   

	
	Измеритель: 100 м2 полотен и проемов

	10-01-046-01
	Установка ворот с коробками стальными, с раздвижными или распахивающимися неутепленными полотнами и калитками
	64304,54 
	2224,86 
	1623,74 
	123,71 
	60455,94 
	228,66 

	(101-9411)
	  Скобяные изделия, (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	10-01-046-02
	Установка ворот с коробками деревянными, утепленными полотнами и калитками
	46991,25 
	805,49 
	338,35 
	4,74 
	45847,41 
	90,2 

	(101-9411)
	  Скобяные изделия, (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	Таблица 10-01-047. Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах 

   

	
	Измеритель: 100 м2 проемов

	
	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах:

	10-01-047-01
	      в каменных стенах площадью проема до 3 м2
	150118,47 
	1865,28 
	477,25 
	12,18 
	147775,94 
	201 

	10-01-047-02
	      в каменных стенах площадью проема более 3 м2
	142942,94 
	1144,18 
	390,65 
	6,03 
	141408,11 
	124,91 

	10-01-047-03
	      балконных в каменных стенах
	163286,97 
	2015,57 
	496,46 
	19,26 
	160774,94 
	220,04 

	10-01-047-04
	      в перегородках и деревянных нерубленных стенах площадью проема до 3 м2
	140359,82 
	1451,10 
	683,72 
	12,18 
	138225,00 
	160,52 

	10-01-047-05
	      в перегородках и деревянных нерубленных стенах площадью проема более 3 м2
	137629,90 
	912,95 
	489,16 
	6,03 
	136227,79 
	100,99 

	Подраздел 1.6 ЛЕСТНИЦЫ ВНУТРИКВАРТИРНЫЕ, КРЫЛЬЦА, КОЗЫРЬКИ 

   

	Таблица 10-01-052. Устройство внутриквартирных лестниц, крылец и козырьков 

   

	

	
	Измеритель: 1 м2 горизонтальной проекции

	
	Устройство:

	10-01-052-01
	      внутриквартирных лестниц с подшивкой досками обшивки
	373,24 
	49,39 
	6,09 
	0,00 
	317,76 
	4,9 

	10-01-052-02
	      внутриквартирных лестниц без подшивки
	319,54 
	41,13 
	5,22 
	0,00 
	273,19 
	4,08 

	10-01-052-03
	      крылец
	350,38 
	80,66 
	35,71 
	0,91 
	234,01 
	8,49 

	10-01-052-04
	      козырьков
	92,81 
	46,55 
	1,74 
	0,00 
	44,52 
	4,9 

	Таблица 10-01-053. Установка каркаса из брусьев для навесов и крылец 

   

	
	Измеритель: 1 м3

	10-01-053-01
	Установка каркаса из брусьев для навесов и крылец
	2341,04 
	434,88 
	35,91 
	1,90 
	1870,25 
	42,51 

	Подраздел 1.7 ВСТРОЕННЫЕ ШКАФЫ, АНТРЕСОЛЬНЫЕ ПОЛКИ, ШТУЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ 

   

	Таблица 10-01-057. Установка по месту встроенных шкафов и антресольных полок 

   

	
	Измеритель: 100 м2 деталей

	
	Установка по месту шкафных и антресольных:

	10-01-057-01
	      стенок
	25073,81 
	599,01 
	351,12 
	22,22 
	24123,68 
	70,06 

	10-01-057-02
	      полок
	22465,01 
	1198,03 
	340,91 
	22,22 
	20926,07 
	140,12 

	Таблица 10-01-058. Установка шкафных и антресольных дверных блоков 

   

	
	Измеритель: 10 шт. блоков

	
	Установка дверных блоков:

	10-01-058-01
	      шкафных
	183,72 
	61,77 
	41,97 
	2,85 
	79,98 
	7,1 

	(101-9411)
	  Скобяные изделия, (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(203-9126)
	  Блоки дверные шкафные, (м2)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	10-01-058-02
	      антресольных
	95,48 
	28,45 
	13,11 
	0,81 
	53,92 
	3,27 

	(101-9411)
	  Скобяные изделия, (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(203-9127)
	  Блоки дверные антресольные, (м2)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	Таблица 10-01-059. Установка штучных изделий 

   

	
	Измеритель: 100 шт. изделий

	10-01-059-01
	Установка столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др.
	2547,09 
	631,26 
	269,36 
	20,07 
	1646,47 
	75,15 

	(203-9130)
	  Изделия штучные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	Таблица 10-01-060. Установка и крепление наличников 

   

	
	Измеритель: 100 м коробок блоков

	10-01-060-01
	Установка и крепление наличников
	412,63 
	66,86 
	3,48 
	0,00 
	342,29 
	7,82 

	Подраздел 1.8 ЭСТАКАДЫ 

   

	Таблица 10-01-064. Устройство эстакад 

   

	
	Измеритель: 100 м3 древесины в конструкции

	
	Устройство эстакад:

	10-01-064-01
	      на сваях, высота до 3 м
	125526,10 
	15392,58 
	21802,27 
	1757,20 
	88331,25 
	1545,44 

	10-01-064-02
	      на сваях, высота более 3 м
	115080,75 
	12841,26 
	23824,28 
	1919,84 
	78415,21 
	1319,76 

	10-01-064-03
	      на лежнях, высота 1 м
	124033,06 
	24200,07 
	2180,86 
	156,48 
	97652,13 
	2456,86 

	10-01-064-04
	      на лежнях, высота 2 м
	118770,78 
	20490,21 
	2233,90 
	178,71 
	96046,67 
	2105,88 

	10-01-064-05
	      на лежнях, высота 3 м и более
	108980,85 
	18638,56 
	2116,01 
	167,04 
	88226,28 
	1892,24 

	Таблица 10-01-065. Ограждение деревянных эстакад 

   

	
	Измеритель: 100 м ограждения

	10-01-065-01
	Ограждение деревянных эстакад
	3507,90 
	1772,10 
	58,19 
	3,25 
	1677,61 
	184,21 

	Таблица 10-01-066. Устройство моторных будок 

   

	
	Измеритель: 100 м2 площади застройки

	10-01-066-01
	Устройство моторных будок
	71467,18 
	6739,86 
	2059,97 
	122,84 
	62667,35 
	745,56 

	(101-9083)
	  Приборы дверные накладные, (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(101-9084)
	  Приборы оконные, (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	Подраздел 1.9 ОГРАЖДЕНИЕ ПЛОЩАДОК И УЧАСТКОВ ПРЕДПРИЯТИЙ, ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ 

   

	Таблица 10-01-070. Устройство заборов 

   

	
	Измеритель: 100 м2 забора

	
	Устройство заборов (с установкой столбов):

	10-01-070-01
	      глухих
	7842,58 
	1719,58 
	808,09 
	87,70 
	5314,91 
	185,3 

	10-01-070-02
	      решетчатых высотой до 1,2 м
	4909,85 
	1238,07 
	183,85 
	14,23 
	3487,93 
	135,16 

	10-01-070-03
	      решетчатых высотой до 1,6 м
	4792,97 
	1178,16 
	175,20 
	14,50 
	3439,61 
	128,62 

	10-01-070-04
	      решетчатых высотой до 2 м
	5311,60 
	1148,21 
	741,69 
	84,43 
	3421,70 
	125,35 

	
	Устройство заборов (при установленных столбах):

	10-01-070-05
	      глухих
	6121,83 
	1412,44 
	608,66 
	59,08 
	4100,73 
	150,42 

	10-01-070-06
	      решетчатых высотой до 1,2 м
	3525,01 
	911,39 
	110,89 
	4,20 
	2502,73 
	98,21 

	10-01-070-07
	      решетчатых высотой до 1,6 м
	3565,46 
	887,08 
	108,80 
	4,34 
	2569,58 
	95,59 

	10-01-070-08
	      решетчатых высотой до 2 м
	4000,85 
	872,97 
	535,04 
	56,23 
	2592,84 
	94,07 

	Таблица 10-01-071. Устройство калиток 

   

	
	Измеритель: 100 м2 калиток

	
	Устройство калиток (с установкой столбов):

	10-01-071-01
	      глухих
	13785,27 
	3505,64 
	642,82 
	43,02 
	9636,81 
	395,67 

	(101-0782)
	  Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	10-01-071-02
	      решетчатых высотой до 1,2 м
	13120,64 
	3273,86 
	573,82 
	43,96 
	9272,96 
	369,51 

	(101-0782)
	  Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	10-01-071-03
	      решетчатых высотой до 1,6 м
	12857,15 
	3071,05 
	546,87 
	45,05 
	9239,23 
	346,62 

	(101-0782)
	  Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	10-01-071-04
	      решетчатых высотой до 2 м
	11776,25 
	2945,51 
	493,25 
	41,96 
	8337,49 
	332,45 

	(101-0782)
	  Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	
	Устройство калиток (при установленных столбах):

	10-01-071-05
	      глухих
	8593,61 
	2327,43 
	407,44 
	5,28 
	5858,74 
	262,69 

	(101-0782)
	  Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	10-01-071-06
	      решетчатых высотой до 1,2 м
	8924,39 
	2356,41 
	402,60 
	11,11 
	6165,38 
	265,96 

	(101-0782)
	  Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	10-01-071-07
	      решетчатых высотой до 1,6 м
	8303,19 
	2337,09 
	340,13 
	10,16 
	5625,97 
	263,78 

	(101-0782)
	  Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	10-01-071-08
	      решетчатых высотой до 2 м
	7509,88 
	2317,78 
	325,36 
	13,14 
	4866,74 
	261,6 

	(101-0782)
	  Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	Таблица 10-01-072. Устройство ворот 

   

	
	Измеритель: 100 м2 ворот

	
	Устройство ворот (с установкой столбов):

	10-01-072-01
	      глухих
	11002,59 
	2877,91 
	2230,12 
	248,58 
	5894,56 
	324,82 

	(101-0782)
	  Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	10-01-072-02
	      решетчатых высотой до 1,2 м
	11332,53 
	2955,16 
	473,74 
	33,20 
	7903,63 
	333,54 

	(101-0782)
	  Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	10-01-072-03
	      решетчатых высотой до 1,6 м
	10692,10 
	2858,59 
	430,70 
	33,39 
	7402,81 
	322,64 

	(101-0782)
	  Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	10-01-072-04
	      решетчатых высотой до 2 м
	11890,51 
	2800,65 
	2286,16 
	263,01 
	6803,70 
	316,1 

	(101-0782)
	  Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	
	Устройство ворот (при установленных столбах):

	10-01-072-05
	      глухих
	9152,30 
	2462,64 
	2138,35 
	234,55 
	4551,31 
	277,95 

	(101-0782)
	  Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	10-01-072-06
	      решетчатых высотой до 1,2 м
	8456,25 
	2501,27 
	332,65 
	10,43 
	5622,33 
	282,31 

	(101-0782)
	  Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	10-01-072-07
	      решетчатых высотой до 1,6 м
	7745,26 
	2481,95 
	279,39 
	9,35 
	4983,92 
	280,13 

	(101-0782)
	  Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	10-01-072-08
	      решетчатых высотой до 2 м
	9054,97 
	2472,29 
	2134,54 
	237,40 
	4448,14 
	279,04 

	(101-0782)
	  Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	Таблица 10-01-073. Устройство заборов из щитов 

   

	
	Измеритель: 100 м2 забора

	
	Устройство заборов из щитов (с установкой столбов):

	10-01-073-01
	      глухих
	11092,28 
	517,76 
	808,09 
	87,70 
	9766,43 
	58,97 

	10-01-073-02
	      решетчатых высотой до 1,2 м
	8776,51 
	579,92 
	190,68 
	14,63 
	8005,91 
	66,05 

	10-01-073-03
	      решетчатых высотой до 1,6 м
	8502,78 
	525,40 
	178,93 
	14,63 
	7798,45 
	59,84 

	10-01-073-04
	      решетчатых высотой до 2 м
	8869,89 
	492,91 
	742,56 
	84,43 
	7634,42 
	56,14 

	
	Устройство заборов из щитов (при установленных столбах):

	10-01-073-05
	      глухих
	9446,19 
	212,45 
	597,46 
	59,08 
	8636,28 
	24,42 

	10-01-073-06
	      решетчатых высотой до 1,2 м
	7388,79 
	251,34 
	116,73 
	3,66 
	7020,72 
	28,89 

	10-01-073-07
	      решетчатых высотой до 1,6 м
	7270,89 
	228,55 
	113,92 
	4,20 
	6928,42 
	26,27 

	10-01-073-08
	      решетчатых высотой до 2 м
	7555,20 
	214,28 
	536,92 
	56,10 
	6804,00 
	24,63 

	Таблица 10-01-074. Устройство калиток из готовых полотен 

   

	
	Измеритель: 100 м2 калиток

	
	Устройство калиток из готовых полотен (с установкой столбов):

	10-01-074-01
	      глухих
	26107,55 
	1722,86 
	642,82 
	43,02 
	23741,87 
	192,93 

	(101-0782)
	  Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	10-01-074-02
	      решетчатых высотой до 1,2 м
	26828,52 
	1489,26 
	573,82 
	43,96 
	24765,44 
	166,77 

	(101-0782)
	  Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	10-01-074-03
	      решетчатых высотой до 1,6 м
	27006,18 
	1284,85 
	546,87 
	45,05 
	25174,46 
	143,88 

	(101-0782)
	  Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	10-01-074-04
	      решетчатых высотой до 2 м
	26104,12 
	1148,58 
	493,25 
	41,96 
	24462,29 
	128,62 

	(101-0782)
	  Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	
	Устройство калиток из готовых полотен (при установленных столбах):

	10-01-074-05
	      глухих
	20899,81 
	528,57 
	407,44 
	5,28 
	19963,80 
	59,19 

	(101-0782)
	  Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	10-01-074-06
	      решетчатых высотой до 1,2 м
	22619,21 
	558,75 
	402,60 
	11,11 
	21657,86 
	62,57 

	(101-0782)
	  Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	10-01-074-07
	      решетчатых высотой до 1,6 м
	22441,60 
	540,27 
	340,13 
	10,16 
	21561,20 
	60,5 

	(101-0782)
	  Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	10-01-074-08
	      решетчатых высотой до 2 м
	21842,52 
	525,62 
	325,36 
	13,14 
	20991,54 
	58,86 

	(101-0782)
	  Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	Таблица 10-01-075. Устройство ворот из готовых полотен 

   

	
	Измеритель: 100 м2 ворот

	
	Устройство ворот из готовых полотен (с установкой столбов):

	10-01-075-01
	      глухих
	38416,45 
	1090,17 
	2230,12 
	248,58 
	35096,16 
	122,08 

	(101-0782)
	  Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	10-01-075-02
	      решетчатых высотой до 1,2 м
	42922,69 
	1158,31 
	473,74 
	33,20 
	41290,64 
	129,71 

	(101-0782)
	  Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	10-01-075-03
	      решетчатых высотой до 1,6 м
	42768,22 
	1060,97 
	430,70 
	33,39 
	41276,55 
	118,81 

	(101-0782)
	  Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	10-01-075-04
	      решетчатых высотой до 2 м
	44005,27 
	1002,57 
	2286,16 
	263,01 
	40716,54 
	112,27 

	(101-0782)
	  Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	
	Устройство ворот из готовых полотен (при установленных столбах):

	10-01-075-05
	      глухих
	36262,55 
	675,92 
	2138,35 
	234,55 
	33448,28 
	74,77 

	(101-0782)
	  Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	10-01-075-06
	      решетчатых высотой до 1,2 м
	40019,94 
	711,45 
	332,65 
	10,43 
	38975,84 
	78,7 

	(101-0782)
	  Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	10-01-075-07
	      решетчатых высотой до 1,6 м
	39839,93 
	697,62 
	279,39 
	9,35 
	38862,92 
	77,17 

	(101-0782)
	  Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	10-01-075-08
	      решетчатых высотой до 2 м
	41183,27 
	687,76 
	2134,54 
	237,40 
	38360,97 
	76,08 

	(101-0782)
	  Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	Подраздел 1.10 ПРОЧИЕ КОНСТРУКЦИИ 

   

	Таблица 10-01-079. Установка стульев на лежнях 

   

	
	Измеритель: 1 м3 древесины в конструкции

	
	Установка стульев на лежнях глубиной заложения:

	10-01-079-01
	      до 1,5 м
	968,18 
	149,94 
	48,36 
	3,49 
	769,88 
	17,85 

	10-01-079-02
	      более 1,5 м
	997,09 
	180,06 
	46,41 
	3,14 
	770,62 
	21,06 

	Таблица 10-01-080. Устройство ростверков 

   

	
	Измеритель: 1 м3 древесины в конструкции

	10-01-080-01
	Устройство ростверков из брусьев по деревянным сваям
	2353,49 
	400,88 
	49,88 
	0,00 
	1902,73 
	41,2 

	Таблица 10-01-081. Устройство цоколей с установкой забирки 

   

	
	Измеритель: 100 м2 вертикальной проекции цоколя

	
	Устройство цоколей с установкой забирки:

	10-01-081-01
	      из горбыля с обшивкой досками и утеплением
	22313,65 
	3066,12 
	1182,96 
	133,81 
	18064,57 
	358,61 

	10-01-081-02
	      из досок
	8478,16 
	1941,14 
	250,06 
	27,90 
	6286,96 
	219,09 

	Таблица 10-01-082. Укладка по фермам прогонов 

   

	
	Измеритель: 1 м3 древесины в конструкции

	
	Укладка по фермам прогонов:

	10-01-082-01
	      из досок
	1426,00 
	143,32 
	35,18 
	2,03 
	1247,50 
	14,39 

	10-01-082-02
	      из брусьев
	1535,80 
	151,60 
	35,20 
	2,03 
	1349,00 
	15,04 

	Таблица 10-01-083. Устройство по фермам настила 

   

	
	Измеритель: 100 м2 покрытия

	
	Устройство по фермам настила:

	10-01-083-01
	      из щитов деревянных с плитным утеплителем
	7823,19 
	320,63 
	412,57 
	28,05 
	7089,99 
	37,5 

	10-01-083-02
	      рабочего толщиной 25 мм разреженного
	2905,20 
	216,50 
	79,29 
	6,23 
	2609,41 
	23,33 

	10-01-083-03
	      рабочего толщиной 25 мм сплошного
	3628,77 
	271,07 
	99,92 
	7,99 
	3257,78 
	29,21 

	10-01-083-04
	      рабочего толщиной 40 мм разреженного
	4110,23 
	227,63 
	123,16 
	9,76 
	3759,44 
	24,85 

	10-01-083-05
	      рабочего толщиной 40 мм сплошного
	5160,01 
	284,60 
	152,62 
	12,06 
	4722,79 
	31,07 

	10-01-083-06
	      рабочего толщиной 50 мм разреженного
	4953,91 
	237,61 
	152,62 
	12,06 
	4563,68 
	25,94 

	10-01-083-07
	      рабочего толщиной 50 мм сплошного
	6227,95 
	297,52 
	198,73 
	15,85 
	5731,70 
	32,48 

	10-01-083-08
	      защитного
	3252,31 
	274,13 
	72,46 
	5,83 
	2905,72 
	29,54 

	Подраздел 1.11 АНТИСЕПТИРОВАНИЕ КОНСТРУКЦИЙ 

   

	Таблица 10-01-089. Антисептирование водными растворами 

   

	
	Измеритель: 100 м2 стен и перегородок (за вычетом проемов), покрытий

	
	Антисептирование водными растворами:

	10-01-089-01
	      стен
	312,40 
	57,34 
	9,45 
	0,41 
	245,61 
	6,26 

	10-01-089-02
	      перегородок
	368,35 
	70,35 
	11,43 
	0,54 
	286,57 
	7,68 

	10-01-089-03
	      покрытий по фермам
	230,10 
	40,21 
	5,72 
	0,27 
	184,17 
	4,39 

	Таблица 10-01-090. Антисептирование пастами 

   

	
	Измеритель: 100 м2 стен, перекрытий, перегородок, покрытий

	
	Антисептирование пастами:

	10-01-090-01
	      стен рубленых
	373,48 
	57,67 
	2,61 
	0,00 
	313,20 
	6,07 

	10-01-090-02
	      перекрытий по открытым прогонам
	1520,37 
	102,64 
	8,33 
	0,27 
	1409,40 
	10,42 

	10-01-090-03
	      перекрытий прогонов, балок, накатов
	698,53 
	68,40 
	3,73 
	0,14 
	626,40 
	7,11 

	10-01-090-04
	      перегородок с двух сторон
	1573,65 
	154,80 
	9,45 
	0,41 
	1409,40 
	15,91 

	10-01-090-05
	      покрытий прогонов по фермам
	100,31 
	5,48 
	0,87 
	0,00 
	93,96 
	0,57 

	Таблица 10-01-091. Антисептическая обработка деревянных конструкций составами "Пирилакс" 

   

	
	Измеритель: 100 м2 обрабатываемой поверхности

	10-01-091-01
	Антисептическая обработка деревянных конструкций составом  "Пирилакс" при помощи аппарата аэрозольно-капельного распыления
	264,63 
	50,24 
	39,72 
	0,46 
	174,67 
	5,1 

	Таблица 10-01-092. Антисептическая обработка каменных, бетонных, кирпичных и деревянных поверхностей биопиреном (антипиреном-антисептиком) 

   

	
	Измеритель: 100 м2 обрабатываемой поверхности

	10-01-092-01
	Антисептическая обработка каменных, бетонных, кирпичных и деревянных поверхностей биопиреном "Нортекс-Дезинфектор"
	243,83 
	52,63 
	44,73 
	0,46 
	146,47 
	5,94 

	Таблица 10-01-093. Антисептическая обработка каменных, бетонных, кирпичных и деревянных поверхностей составами "Нортекс-Профилактика" и "Нортекс-Доктор" 

   

	
	Измеритель: 100 м2 обрабатываемой поверхности

	10-01-093-01
	Антисептическая обработка каменных, бетонных, кирпичных и деревянных поверхностей составами "Нортекс-Профилактика" и "Нортекс-Доктор"
	145,55 
	78,84 
	64,87 
	0,70 
	1,84 
	8,98 

	(113-9004)
	  Антисептик, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(13,8)  
	-  

	Таблица 10-01-094. Отбеливание древесины двухкомпонентным составом "Нортекс-Отбеливатель" 

   

	
	Измеритель: 100 м2 обрабатываемой поверхности

	10-01-094-01
	Отбеливание древесины двухкомпонентным составом "Нортекс-Отбеливатель"
	1172,79 
	172,90 
	70,32 
	0,70 
	929,57 
	18,2 

	Раздел 2. СБОРКА ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ИЗ ДЕТАЛЕЙ ЗАВОДСКОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ КОМПЛЕКТНОЙ ПОСТАВКИ 

   

	Подраздел 2.1 ЩИТЫ ДОЩАТЫЕ ПОДПОЛЬНЫХ КАНАЛОВ 

   

	Таблица 10-02-001. Укладка щитов над подпольными каналами 

   

	
	Измеритель: 100 м2

	10-02-001-01
	Укладка щитов над подпольными каналами
	7035,13 
	202,69 
	334,44 
	18,70 
	6498,00 
	25,4 

	Подраздел 2.2 КОЛОННЫ ДЕРЕВЯННЫЕ КЛЕЕНЫЕ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ 

   

	Таблица 10-02-004. Установка колонн клееных объемом до 1 м3 

   

	
	Измеритель: 1 колонна

	
	Установка колонн клееных объемом до 1 м3:

	10-02-004-01
	      на фундамент
	169,72 
	64,04 
	103,40 
	12,74 
	2,28 
	6,43 

	(101-0783)
	  Поковки из квадратных заготовок, масса 2,825 кг, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(203-9141)
	  Колонны деревянные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	10-02-004-02
	      на металлический башмак
	142,38 
	38,38 
	102,33 
	12,74 
	1,67 
	3,99 

	(101-0783)
	  Поковки из квадратных заготовок, масса 2,825 кг, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(203-9141)
	  Колонны деревянные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	Подраздел 2.3 ПЕРЕКРЫТИЯ ЦОКОЛЬНЫЕ, МЕЖДУЭТАЖНЫЕ, ЧЕРДАЧНЫЕ И ПАНЕЛЬНЫЕ 

   

	Таблица 10-02-007. Сборка цокольных перекрытий 

   

	
	Измеритель: 100 м2 перекрытий

	
	Сборка цокольных перекрытий:

	10-02-007-01
	      по балкам с дощатыми полами
	1615,99 
	867,28 
	220,23 
	10,98 
	528,48 
	97,12 

	(301-1514)
	  Решетки жалюзийные неподвижные штампованные размером 150х490 мм, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	10-02-007-02
	      по лагам с дощатыми полами
	1693,46 
	1148,58 
	162,86 
	7,72 
	382,02 
	128,62 

	10-02-007-03
	      по балкам с настилами из нестроганых досок
	1226,39 
	705,74 
	244,24 
	13,69 
	276,41 
	79,03 

	Таблица 10-02-008. Утепление цоколя плитами 

   

	
	Измеритель: 100 м утепляемого цоколя

	
	Утепление цоколя плитами:

	10-02-008-01
	      минераловатными полужесткими толщиной 60 мм
	597,18 
	499,37 
	97,81 
	5,42 
	0,00 
	55,92 

	10-02-008-02
	      фибролитовыми толщиной 75 мм
	699,31 
	558,75 
	140,56 
	7,86 
	0,00 
	62,57 

	Таблица 10-02-009. Сборка перекрытий с настилкой полов 

   

	
	Измеритель: 100 м2 перекрытий

	
	Сборка перекрытий с настилкой полов по деревянным балкам:

	10-02-009-01
	      с укладкой щитов наката, с утеплением минераловатными плитами
	2423,44 
	1399,21 
	535,41 
	28,59 
	488,82 
	154,78 

	10-02-009-02
	      с подшивкой досками обшивки, с утеплением минераловатными плитами
	2370,68 
	1586,43 
	447,75 
	23,58 
	336,50 
	175,49 

	10-02-009-03
	      с подшивкой досками обшивки
	1886,03 
	1241,55 
	319,99 
	16,53 
	324,49 
	137,34 

	10-02-009-04
	      открытых
	1472,82 
	852,38 
	319,99 
	16,53 
	300,45 
	94,29 

	Таблица 10-02-010. Сборка чердачных перекрытий по деревянным балкам 

   

	
	Измеритель: 100 м2 перекрытий

	
	Сборка чердачных перекрытий по деревянным балкам:

	10-02-010-01
	      с укладкой щитов наката, с утеплением минераловатными плитами
	1072,12 
	723,47 
	269,69 
	15,18 
	78,96 
	82,4 

	10-02-010-02
	      с укладкой щитов наката, с утеплением термолитом
	5798,88 
	775,51 
	384,89 
	21,54 
	4638,48 
	91,56 

	10-02-010-03
	      с несущей подшивкой досками, с утеплением минераловатными плитами
	1381,17 
	931,21 
	269,69 
	15,18 
	180,27 
	106,06 

	Таблица 10-02-011. Сборка перекрытий чердачных по дощатым фермам 

   

	
	Измеритель: 100 м2 перекрытий

	
	Сборка перекрытий чердачных по дощатым фермам с укладкой щитов наката, с утеплением:

	10-02-011-01
	      минеральным войлоком
	914,17 
	563,45 
	299,64 
	16,80 
	51,08 
	65,29 

	10-02-011-02
	      термолитом
	6440,24 
	585,05 
	411,99 
	23,04 
	5443,20 
	71,61 

	Таблица 10-02-012. Сборка перекрытий 

   

	
	Измеритель: 100 м2 панелей

	
	Сборка перекрытий из панелей площадью:

	10-02-012-01
	      до 5 м2
	1113,37 
	431,76 
	573,18 
	51,76 
	108,43 
	50,03 

	10-02-012-02
	      более 5 м2
	734,56 
	338,01 
	293,32 
	30,89 
	103,23 
	37,39 

	Подраздел 2.4 СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ И ВНУТРЕННИЕ 

   

	Таблица 10-02-018. Сборка стен щитовой конструкции 

   

	
	Измеритель: 100 м2 стен (без вычета проемов)

	
	Сборка стен щитовой конструкции:

	10-02-018-01
	      наружных с обшивкой досками строгаными
	2465,21 
	1099,91 
	389,25 
	31,03 
	976,05 
	123,17 

	10-02-018-02
	      наружных с обшивкой досками под штукатурку
	2727,94 
	861,48 
	357,56 
	28,46 
	1508,90 
	96,47 

	10-02-018-03
	      внутренних несущих
	856,69 
	438,02 
	286,47 
	22,90 
	132,20 
	49,05 

	Таблица 10-02-019. Сборка стен каркасной конструкции 

   

	
	Измеритель: 100 м2 стен (за вычетом проемов)

	
	Сборка стен каркасной конструкции:

	10-02-019-01
	      наружных с заполнением плитами фибролитовыми в 2 слоя с обшивкой досками обшивки
	3923,88 
	2398,71 
	860,76 
	48,10 
	664,41 
	277,95 

	10-02-019-02
	      наружных с заполнением плитами фибролитовыми в 2 слоя с обшивкой асбестоцементными листами
	3988,33 
	2806,97 
	473,47 
	24,93 
	707,89 
	322,64 

	10-02-019-03
	      внутренних несущих с заполнением плитами фибролитовыми в 1 слой
	3566,63 
	1033,58 
	150,25 
	8,40 
	2382,80 
	117,72 

	10-02-019-04
	      внутренних несущих с заполнением плитами фибролитовыми в 2 слоя
	6483,93 
	1505,07 
	327,60 
	18,29 
	4651,26 
	174,4 

	10-02-019-05
	      с дополнительным утеплением древесноволокнистыми плитами
	255,70 
	174,07 
	51,58 
	2,98 
	30,05 
	20,17 

	Таблица 10-02-020. Сборка стен для жилых и общественных зданий из панелей 

   

	
	Измеритель: 100 м2 панелей

	
	Сборка стен для жилых и общественных зданий из панелей площадью:

	10-02-020-01
	      до 5 м2
	2457,14 
	1031,77 
	1158,74 
	138,89 
	266,63 
	115,54 

	10-02-020-02
	      до 10 м2
	1818,08 
	766,02 
	846,90 
	96,48 
	205,16 
	85,78 

	10-02-020-03
	      более 10 м2
	1448,30 
	635,64 
	658,60 
	74,93 
	154,06 
	71,18 

	Таблица 10-02-021. Сборка стен для промышленных зданий из панелей 

   

	
	Измеритель: 1 панель

	
	Сборка стен для промышленных зданий из панелей площадью:

	10-02-021-01
	      до 5 м2
	114,24 
	22,24 
	72,80 
	9,21 
	19,20 
	2,46 

	(101-0783)
	  Поковки из квадратных заготовок, масса 2,825 кг, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(403-9154)
	  Панели стеновые прямоугольные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	10-02-021-02
	      до 15 м2
	139,37 
	27,21 
	91,68 
	11,25 
	20,48 
	3,01 

	(101-0783)
	  Поковки из квадратных заготовок, масса 2,825 кг, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(403-9154)
	  Панели стеновые прямоугольные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	Таблица 10-02-022. Сборка стен бескаркасных из арболитовых блоков 

   

	
	Измеритель: 1 м3 кладки стен

	
	Сборка стен бескаркасных из арболитовых блоков:

	10-02-022-01
	      крупных
	99,36 
	17,65 
	50,83 
	5,42 
	30,88 
	2,01 

	10-02-022-02
	      мелких
	94,56 
	33,92 
	19,26 
	1,49 
	41,38 
	3,93 

	Таблица 10-02-023. Сборка стен бескаркасных из арболитовых панелей 

   

	
	Измеритель: 100 м2 стен (за вычетом проемов)

	10-02-023-01
	Сборка стен бескаркасных из арболитовых панелей
	2418,36 
	582,36 
	1462,37 
	163,55 
	373,63 
	64,42 

	Таблица 10-02-024. Сборка стен из брусьев 

   

	
	Измеритель: 100 м2 стен (за вычетом проемов)

	
	Сборка стен из брусьев толщиной:

	10-02-024-01
	      100 мм
	4900,93 
	2073,62 
	317,31 
	34,96 
	2510,00 
	223,45 

	10-02-024-02
	      150 мм
	6304,47 
	2114,08 
	470,55 
	53,52 
	3719,84 
	227,81 

	10-02-024-03
	      180 мм
	7141,10 
	2144,42 
	561,16 
	64,50 
	4435,52 
	231,08 

	Таблица 10-02-025. Прибивка по стенам маячных реек 

   

	
	Измеритель: 100 м2

	10-02-025-01
	Прибивка по стенам маячных реек
	269,95 
	173,64 
	12,18 
	0,00 
	84,13 
	20,5 

	Подраздел 2.5 ПЕРЕГОРОДКИ 

   

	Таблица 10-02-031. Сборка перегородок 

   

	
	Измеритель: 100 м2 панелей и перегородок (без вычета проемов)

	
	Сборка перегородок:

	10-02-031-01
	      из панелей площадью до 5 м2
	1946,94 
	593,76 
	1143,45 
	134,82 
	209,73 
	66,49 

	10-02-031-02
	      из панелей площадью более 5 м2
	997,28 
	327,02 
	574,71 
	66,67 
	95,55 
	36,62 

	10-02-031-03
	      дощатых щитовых
	648,45 
	392,36 
	159,95 
	8,94 
	96,14 
	45,89 

	Подраздел 2.6 КРЫШИ, КАРНИЗЫ, ФРОНТОНЫ, СТРОПИЛА 

   

	Таблица 10-02-035. Сборка кровли, карнизов, фронтонов 

   

	
	Измеритель: 100 м2 кровли, развернутой поверхности карниза, фронтонов

	
	Сборка:

	10-02-035-01
	      кровли с установкой стропил, подкосов, прогонов, устройством обрешетки и покрытием волнистыми асбестоцементными листами
	1229,49 
	510,12 
	195,65 
	8,54 
	523,72 
	58,1 

	10-02-035-02
	      карнизов
	1708,90 
	1332,69 
	99,80 
	5,56 
	276,41 
	155,87 

	10-02-035-03
	      фронтонов из строганых досок
	956,50 
	643,89 
	115,21 
	6,37 
	197,40 
	74,01 

	10-02-035-04
	      фронтонов из готовых щитов
	614,34 
	289,06 
	169,64 
	9,49 
	155,64 
	32,37 

	Таблица 10-02-036. Установка стропил 

   

	
	Измеритель: 1 м3 древесины в конструкции

	10-02-036-01
	Установка стропил
	308,00 
	114,84 
	35,92 
	2,03 
	157,24 
	12,86 

	Подраздел 2.7 ЛЕСТНИЦЫ 

   

	Таблица 10-02-040. Сборка лестниц с перилами и площадок с маршами 

   

	
	Измеритель: 100 м2 горизонтальной проекции лестниц

	
	Сборка лестниц с перилами и площадок с маршами:

	10-02-040-01
	      прямыми
	2576,19 
	1726,17 
	535,15 
	29,95 
	314,87 
	173,31 

	10-02-040-02
	      с забежными ступенями
	3003,20 
	1866,47 
	756,12 
	42,28 
	380,61 
	194,02 

	Таблица 10-02-041. Ограждение лестничных площадок перилами 

   

	
	Измеритель: 100 м перил

	10-02-041-01
	Ограждение лестничных площадок перилами
	472,13 
	267,08 
	113,47 
	6,37 
	91,58 
	28,78 

	Подраздел 2.8 ВЕРАНДЫ, ТЕРРАСЫ, КРЫЛЬЦА, КОЗЫРЬКИ И ЛЮФТ-КЛОЗЕТЫ 

   

	Таблица 10-02-045. Сборка веранд и террас 

   

	
	Измеритель: 100 м2 пола

	
	Сборка:

	10-02-045-01
	      веранд
	4820,46 
	2257,39 
	1113,27 
	60,57 
	1449,80 
	237,62 

	10-02-045-02
	      террас
	2031,25 
	990,12 
	125,00 
	5,56 
	916,13 
	99,41 

	Таблица 10-02-046. Сборка крылец, козырьков и люфт-клозетов 

   

	
	Измеритель: 1 шт.

	
	Сборка:

	10-02-046-01
	      крыльца на 3 ступени
	62,94 
	33,67 
	5,23 
	0,00 
	24,04 
	3,8 

	10-02-046-02
	      козырька над входом без покрытия
	30,54 
	15,91 
	2,61 
	0,00 
	12,02 
	1,76 

	10-02-046-03
	      люфт-клозета
	47,37 
	24,10 
	0,87 
	0,00 
	22,40 
	2,72 

	Подраздел 2.9 СБОРКА ЗДАНИЙ ИЗ ОБЪЕМНЫХ ДЕРЕВЯННЫХ БЛОКОВ (КОНТЕЙНЕРОВ) 

   

	Таблица 10-02-050. Установка блоков (контейнеров) 

   

	
	Измеритель: 10 м3 блоков

	
	Установка блоков (контейнеров):

	10-02-050-01
	      без заделки стыков
	35,56 
	18,78 
	16,78 
	2,03 
	0,00 
	1,93 

	10-02-050-02
	      с заделкой стыков
	92,25 
	37,17 
	16,78 
	2,03 
	38,30 
	3,82 

	Раздел 3. ГРАДИРНИ 

   

	Таблица 10-03-001. Обшивка козырьков воздуховходных окон 

   

	
	Измеритель: 100 м2 обшивки

	10-03-001-01
	Обшивка козырьков воздуховходных окон в градирнях с башней высотой до 80 м
	11757,69 
	1255,65 
	139,69 
	7,86 
	10362,35 
	140,61 

	Таблица 10-03-002. Установка элементов обшивки поворотных щитов на воздуховходных окнах 

   

	
	Измеритель: 100 м2 щитов

	10-03-002-01
	Установка элементов обшивки поворотных щитов на воздуховходных окнах
	7142,26 
	257,68 
	88,52 
	4,88 
	6796,06 
	26,16 

	Таблица 10-03-003. Установка элементов обшивки щитов ветровых перегородок 

   

	
	Измеритель: 100 м2 щитов

	10-03-003-01
	Установка элементов обшивки щитов ветровых перегородок
	9532,57 
	254,65 
	980,96 
	112,19 
	8296,96 
	27,8 

	Таблица 10-03-004. Устройство мостков на трубах водораспределения 

   

	
	Измеритель: 1 м3 древесины в деле

	10-03-004-01
	Устройство мостков на трубах водораспределения
	3241,06 
	200,57 
	38,30 
	1,90 
	3002,19 
	21,36 

	Раздел 4. ПЕРЕГОРОДКИ, ОБШИТЫЕ ГИПСОКАРТОННЫМИ ЛИСТАМИ ИЛИ ГИПСОВОЛОКНИСТЫМИ ПЛИТАМИ 

   

	Подраздел 4.1 ПЕРЕГОРОДКИ НА ДЕРЕВЯННОМ КАРКАСЕ 

   

	Таблица 10-04-001. Устройство перегородок с заделкой стыков водостойкой шпатлевкой для жилых и общественных зданий 

   

	
	Измеритель: 100 м2 перегородок

	
	Устройство перегородок на деревянном каркасе с заделкой стыков водостойкой шпатлевкой для жилых и общественных зданий с обшивкой гипсокартонными листами:

	10-04-001-01
	      в один слой без изоляционной прокладки, толщина перегородки 78 мм
	6872,79 
	1512,09 
	125,15 
	7,05 
	5235,55 
	172,22 

	10-04-001-02
	      в один слой без изоляционной прокладки, толщина перегородки 108 мм
	7566,52 
	1674,79 
	135,71 
	7,59 
	5756,02 
	190,75 

	10-04-001-03
	      в два слоя без изоляционной прокладки, толщина перегородки 106 мм
	11196,62 
	1856,62 
	227,80 
	12,74 
	9112,20 
	211,46 

	10-04-001-04
	      в два слоя без изоляционной прокладки, толщина перегородки 136 мм
	11878,63 
	1990,60 
	237,50 
	13,28 
	9650,53 
	226,72 

	10-04-001-05
	      в один слой с изоляционной прокладкой, толщина перегородки 78 мм
	12749,73 
	2872,72 
	193,01 
	10,84 
	9684,00 
	309,56 

	10-04-001-06
	      в один слой с изоляционной прокладкой, толщина перегородки 108 мм
	16348,09 
	3783,08 
	230,66 
	12,87 
	12334,35 
	407,66 

	10-04-001-07
	      в два слоя с изоляционной прокладкой, толщина перегородки 106 мм
	17083,48 
	3236,86 
	285,97 
	15,99 
	13560,65 
	348,8 

	10-04-001-08
	      в два слоя с изоляционной прокладкой, толщина перегородки 136 мм
	20766,50 
	4147,23 
	332,45 
	18,56 
	16286,82 
	446,9 

	Таблица 10-04-002. Устройство перегородок с заделкой стыков гермитом по периметру 

   

	
	Измеритель: 100 м2 перегородок

	
	Устройство перегородок на деревянном каркасе с заделкой стыков гермитом по периметру с обшивкой гипсокартонными листами:

	10-04-002-01
	      в один слой без изоляционной прокладки, толщина перегородки 78 мм
	7118,78 
	1226,45 
	126,02 
	7,05 
	5766,31 
	137,34 

	10-04-002-02
	      в два слоя без изоляционной прокладки, толщина перегородки 106 мм
	12353,52 
	1596,33 
	230,66 
	12,87 
	10526,53 
	178,76 

	10-04-002-03
	      в один слой с изоляционной прокладкой, толщина перегородки 78 мм
	12300,59 
	2365,29 
	187,04 
	10,43 
	9748,26 
	264,87 

	10-04-002-04
	      в два слоя с изоляционной прокладкой, толщина перегородки 98 мм
	17534,46 
	2735,17 
	290,81 
	16,26 
	14508,48 
	306,29 

	10-04-002-05
	      в два слоя с изоляционной прокладкой, толщина перегородки 150 мм
	20981,87 
	3221,85 
	358,67 
	20,05 
	17401,35 
	360,79 

	Таблица 10-04-003. Устройство перегородок в зданиях промышленных предприятий 

   

	
	Измеритель: 100 м2 перегородок (за вычетом проемов)

	
	Устройство перегородок на деревянном каркасе в зданиях промышленных предприятий с изоляционной прокладкой толщиной:

	10-04-003-01
	      50 мм
	11107,76 
	1416,13 
	109,53 
	9,89 
	9582,10 
	152,6 

	10-04-003-02
	      75 мм
	12456,55 
	1739,81 
	215,12 
	10,30 
	10501,62 
	187,48 

	10-04-003-03
	      100 мм
	13890,11 
	1699,35 
	235,63 
	11,52 
	11955,13 
	183,12 

	Подраздел 4.2 ПЕРЕГОРОДКИ НА МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КАРКАСЕ 

   

	Таблица 10-04-009. Устройство перегородок в зданиях промышленных предприятий 

   

	
	Измеритель: 100 м2 перегородок (за вычетом проемов)

	
	Устройство перегородок на металлическом каркасе в зданиях промышленных предприятий:

	10-04-009-01
	      без изоляции
	10425,90 
	2118,13 
	148,58 
	7,45 
	8159,19 
	220,18 

	10-04-009-02
	      с изоляционной прослойкой толщиной 50 мм
	14755,87 
	2426,45 
	176,29 
	8,81 
	12153,13 
	246,34 

	10-04-009-03
	      с изоляционной прослойкой толщиной 75 мм
	16574,39 
	2662,65 
	190,83 
	9,62 
	13720,91 
	270,32 

	10-04-009-04
	      с изоляционной прослойкой толщиной 90 мм
	17345,65 
	2651,92 
	199,41 
	10,03 
	14494,32 
	269,23 

	10-04-009-05
	      с изоляционной прослойкой толщиной 100 мм
	17912,82 
	2641,18 
	207,11 
	10,43 
	15064,53 
	268,14 

	Таблица 10-04-010. Устройство перегородок в жилых зданиях 

   

	
	Измеритель: 100 м2 перегородок (за вычетом проемов)

	
	Устройство перегородок в жилых зданиях на однорядном металлическом каркасе с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами:

	10-04-010-01
	      в один слой без изоляции
	10146,85 
	2184,91 
	137,65 
	6,78 
	7824,29 
	229,99 

	10-04-010-02
	      в два слоя без изоляции
	15124,85 
	3013,31 
	248,86 
	12,20 
	11862,68 
	317,19 

	10-04-010-03
	      в один слой с изоляцией
	13781,55 
	2402,36 
	168,72 
	8,54 
	11210,47 
	252,88 

	10-04-010-04
	      в два слоя с изоляцией
	18760,66 
	3230,76 
	281,05 
	14,09 
	15248,85 
	340,08 

	10-04-010-05
	Устройство перегородок в жилых зданиях на двухрядном металлическом каркасе с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами в два слоя с изоляцией
	21325,74 
	3665,67 
	301,31 
	15,18 
	17358,76 
	385,86 

	Таблица 10-04-011. Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях 

   

	
	Измеритель: 100 м2 перегородок (за вычетом проемов)

	
	Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двусторонней обшивкой гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами:

	10-04-011-01
	      в один слой без изоляции
	5379,15 
	1770,71 
	146,09 
	7,05 
	3462,35 
	186,39 

	(101-9165)
	  Листы гипсокартонные толщиной 14 мм или плиты гипсоволокнистые толщиной 10 мм, (м2)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(210)  
	-  

	10-04-011-02
	      в два слоя без изоляции
	6488,32 
	2609,46 
	261,72 
	12,74 
	3617,14 
	274,68 

	(101-9165)
	  Листы гипсокартонные толщиной 14 мм или плиты гипсоволокнистые толщиной 10 мм, (м2)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(420)  
	-  

	10-04-011-03
	      в один слой без изоляции
	9617,42 
	1988,16 
	176,04 
	8,67 
	7453,22 
	209,28 

	(101-9165)
	  Листы гипсокартонные толщиной 14 мм или плиты гипсоволокнистые толщиной 10 мм, (м2)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(210)  
	-  

	10-04-011-04
	      в два слоя без изоляции
	10717,68 
	2826,92 
	291,67 
	14,36 
	7599,09 
	297,57 

	(101-9165)
	  Листы гипсокартонные толщиной 14 мм или плиты гипсоволокнистые толщиной 10 мм, (м2)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(420)  
	-  

	Таблица 10-04-012. Оформление (обделка) дверных проемов в перегородках 

   

	
	Измеритель: 100 шт. проемов

	
	Оформление (обделка) дверных проемов в перегородках с каркасом из стальных профилей ПС-3 и ПН-3:

	10-04-012-01
	      жилых зданий
	1413,58 
	671,37 
	5,75 
	0,00 
	736,46 
	69 

	10-04-012-02
	      зданий промышленных предприятий
	9563,93 
	794,94 
	41,46 
	0,00 
	8727,53 
	81,7 

	10-04-012-03
	      общественных зданий
	4051,25 
	741,71 
	36,40 
	0,00 
	3273,14 
	75,3 

	Таблица 10-04-013. Установка деревянных дверных блоков и металлических дверных коробок с навеской дверных полотен 

   

	
	Измеритель: 100 м2 проемов

	
	Установка:

	10-04-013-01
	      деревянных дверных блоков
	21560,27 
	669,96 
	332,45 
	18,56 
	20557,86 
	73,14 

	(101-9411)
	  Скобяные изделия, (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	10-04-013-02
	      металлических дверных коробок с навеской дверных полотен
	27782,06 
	1685,82 
	356,93 
	20,05 
	25739,31 
	162,41 

	(101-9411)
	  Скобяные изделия, (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(203-9061)
	  Коробки дверные металлические, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	Раздел 5. ПЕРЕГОРОДКИ, ОБЛИЦОВКИ СТЕН, ПОДВЕСНЫЕ ПОТОЛКИ ИЗ ГИПСОКАРТОННЫХ ЛИСТОВ (ГКЛ) ПО СИСТЕМЕ «КНАУФ» 

   

	Таблица 10-05-001. Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 111) 

   

	
	Измеритель: 100 м2 перегородок (за вычетом проемов)

	
	Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 111):

	10-05-001-01
	      глухих
	7474,16 
	931,00 
	32,02 
	0,00 
	6511,14 
	98 

	(104-9016)
	  Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м2)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(103)  
	-  

	10-05-001-02
	      с одним дверным проемом
	8419,51 
	978,50 
	43,26 
	0,00 
	7397,75 
	103 

	(104-9016)
	  Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м2)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(103)  
	-  

	10-05-001-03
	      с двумя дверными проемами
	8689,24 
	988,00 
	43,23 
	0,00 
	7658,01 
	104 

	(104-9016)
	  Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м2)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(103)  
	-  

	10-05-001-04
	      с тремя дверными проемами и деформационным швом
	8437,53 
	988,00 
	48,94 
	0,00 
	7400,59 
	104 

	(104-9016)
	  Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м2)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(103)  
	-  

	Таблица 10-05-002. Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 112) 

   

	
	Измеритель: 100 м2 перегородок (за вычетом проемов)

	
	Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 112):

	10-05-002-01
	      глухих
	10826,55 
	1254,00 
	17,91 
	0,00 
	9554,64 
	132 

	(104-9016)
	  Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м2)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(103)  
	-  

	10-05-002-02
	      с одним дверным проемом
	11952,72 
	1292,00 
	21,99 
	0,00 
	10638,73 
	136 

	(104-9016)
	  Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м2)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(103)  
	-  

	10-05-002-03
	      с двумя дверными проемами
	12354,34 
	1301,50 
	21,32 
	0,00 
	11031,52 
	137 

	(104-9016)
	  Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м2)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(103)  
	-  

	10-05-002-04
	      с тремя дверными проемами и деформационным швом
	12218,80 
	1311,00 
	18,76 
	0,00 
	10889,04 
	138 

	(104-9016)
	  Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м2)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(103)  
	-  

	Таблица 10-05-003. Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и трехслойной обшивкой с обеих сторон (С 113) 

   

	
	Измеритель: 100 м2 перегородок (за вычетом проемов)

	
	Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и трехслойной обшивкой с обеих сторон (С 113):

	10-05-003-01
	      глухих
	14872,36 
	1634,00 
	22,32 
	0,00 
	13216,04 
	172 

	(104-9016)
	  Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м2)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(103)  
	-  

	10-05-003-02
	      с одним дверным проемом
	16203,76 
	1672,00 
	27,33 
	0,00 
	14504,43 
	176 

	(104-9016)
	  Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м2)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(103)  
	-  

	10-05-003-03
	      с двумя дверными проемами
	16730,89 
	1681,50 
	26,75 
	0,00 
	15022,64 
	177 

	(104-9016)
	  Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м2)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(103)  
	-  

	Таблица 10-05-004. Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с двойным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 115-1) 

   

	
	Измеритель: 100 м2 перегородок (за вычетом проемов)

	
	Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с двойным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 115-1):

	10-05-004-01
	      глухих
	13245,75 
	1729,00 
	23,31 
	0,00 
	11493,44 
	182 

	(104-9016)
	  Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м2)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(206)  
	-  

	10-05-004-02
	      с одним дверным проемом
	15085,52 
	1786,00 
	29,74 
	0,00 
	13269,78 
	188 

	(104-9016)
	  Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м2)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(206)  
	-  

	10-05-004-03
	      с двумя дверными проемами
	15676,47 
	1805,00 
	29,85 
	0,00 
	13841,62 
	190 

	(104-9016)
	  Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м2)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(206)  
	-  

	10-05-004-04
	      с тремя дверными проемами и деформационным швом
	15373,52 
	1814,50 
	23,77 
	0,00 
	13535,25 
	191 

	(104-9016)
	  Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м2)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(206)  
	-  

	Таблица 10-05-005. Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с двойным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон и один лист в середине перегородки (С 115-2) 

   

	
	Измеритель: 100 м2 перегородок (за вычетом проемов)

	
	Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с двойным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон и один лист в середине перегородки (С 115-2):

	10-05-005-01
	      глухих
	15130,34 
	2023,50 
	24,88 
	0,00 
	13081,96 
	213 

	(104-9016)
	  Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м2)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(206)  
	-  

	10-05-005-02
	      с одним дверным проемом
	17075,73 
	2080,50 
	31,25 
	0,00 
	14963,98 
	219 

	(104-9016)
	  Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м2)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(206)  
	-  

	10-05-005-03
	      с двумя дверными проемами
	17752,68 
	2109,00 
	31,82 
	0,00 
	15611,86 
	222 

	(104-9016)
	  Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м2)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(206)  
	-  

	10-05-005-04
	      с тремя дверными проемами и деформационным швом
	17408,10 
	2109,00 
	25,65 
	0,00 
	15273,45 
	222 

	(104-9016)
	  Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м2)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(206)  
	-  

	Таблица 10-05-006. Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с двойным металлическим каркасом с пространством для пропуска коммуникаций и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С116) 

   

	
	Измеритель: 100 м2 перегородок (за вычетом проемов)

	10-05-006-01
	Устройство глухих перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с двойным металлическим каркасом с пространством для пропуска коммуникаций и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С116)
	18200,94 
	1748,00 
	24,57 
	0,00 
	16428,37 
	184 

	(104-9016)
	  Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м2)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(103)  
	-  

	Таблица 10-05-007. Устройство перегородок по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и трехслойной обшивкой с листами оцинкованной стали толщиной 0,5 мм между гипсокартонными листами с обеих сторон (С 118) 

   

	
	Измеритель: 100 м2 перегородок (за вычетом проемов)

	
	Устройство перегородок по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и трехслойной обшивкой с листами оцинкованной стали толщиной 0,5 мм между гипсокартонными листами с обеих сторон (С 118):

	10-05-007-01
	      глухих
	38047,16 
	2156,50 
	35,53 
	0,00 
	35855,13 
	227 

	(104-9016)
	  Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м2)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(103)  
	-  

	10-05-007-02
	      с одним дверным проемом
	39354,42 
	2185,00 
	43,76 
	0,00 
	37125,66 
	230 

	(104-9016)
	  Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м2)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(103)  
	-  

	10-05-007-03
	      с двумя дверными проемами
	39990,30 
	2242,00 
	43,44 
	0,00 
	37704,86 
	236 

	(104-9016)
	  Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м2)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(103)  
	-  

	Таблица 10-05-008. Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля одним или двумя слоями гипсокартонных листов (С 623) 

   

	
	Измеритель: 100 м2 стен (за вычетом проемов)

	
	Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами (С 623):

	10-05-008-01
	      одним слоем с оконным проемом
	5201,89 
	788,50 
	23,92 
	0,00 
	4389,47 
	83 

	10-05-008-02
	      двумя слоями с оконным проемом
	6893,00 
	988,00 
	17,29 
	0,00 
	5887,71 
	104 

	10-05-008-03
	      одним слоем с дверным проемом
	5204,30 
	769,50 
	28,70 
	0,00 
	4406,10 
	81 

	10-05-008-04
	      двумя слоями с дверным проемом
	6958,42 
	940,50 
	18,14 
	0,00 
	5999,78 
	99 

	Таблица 10-05-009. Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625) 

   

	
	Измеритель: 100 м2 стен (за вычетом проемов)

	
	Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625):

	10-05-009-01
	      оконным проемом
	5829,76 
	674,50 
	20,63 
	0,00 
	5134,63 
	71 

	10-05-009-02
	      с дверным проемом
	5954,71 
	636,50 
	13,88 
	0,00 
	5304,33 
	67 

	Таблица 10-05-010. Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в два слоя (С 626) 

   

	
	Измеритель: 100 м2 стен (за вычетом проемов)

	
	Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в два слоя (С 626):

	10-05-010-01
	      с оконным проемом
	7650,01 
	845,50 
	26,07 
	0,00 
	6778,44 
	89 

	10-05-010-02
	      с дверным проемом
	7822,66 
	798,00 
	15,32 
	0,00 
	7009,34 
	84 

	Таблица 10-05-011. Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» 

   

	
	Измеритель: 100 м2 потолка

	
	Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ»:

	10-05-011-01
	      двухуровневых (П 112)
	5912,43 
	874,00 
	12,98 
	0,00 
	5025,45 
	92 

	(201-9010)
	  Тяга подвесов, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(183)  
	-  

	10-05-011-02
	      одноуровневых (П 113)
	5972,25 
	921,50 
	22,02 
	0,00 
	5028,73 
	97 

	(201-9010)
	  Тяга подвесов, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(81)  
	-  

	Раздел 6. ПЕРЕГОРОДКИ, ОБЛИЦОВКИ СТЕН, ПОДВЕСНЫЕ ПОТОЛКИ ИЗ ГИПСОВОЛОКНИСТЫХ ЛИСТОВ (ГВЛ) ПО СИСТЕМЕ «КНАУФ» 

   

	Таблица 10-06-031. Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 361) 

   

	
	Измеритель: 100 м2 перегородок (за вычетом проемов)

	
	Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 361):

	10-06-031-01
	      глухих
	10163,49 
	988,00 
	32,02 
	0,00 
	9143,47 
	104 

	(104-9016)
	  Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м2)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(103)  
	-  

	10-06-031-02
	      с одним дверным проемом
	11294,13 
	1026,00 
	43,26 
	0,00 
	10224,87 
	108 

	(104-9016)
	  Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м2)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(103)  
	-  

	10-06-031-03
	      с двумя дверными проемами
	11668,70 
	1035,50 
	43,23 
	0,00 
	10589,97 
	109 

	(104-9016)
	  Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м2)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(103)  
	-  

	10-06-031-04
	      с тремя дверными проемами и деформационным швом
	11375,80 
	1045,00 
	49,07 
	0,00 
	10281,73 
	110 

	(104-9016)
	  Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м2)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(103)  
	-  

	Таблица 10-06-032. Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 362) 

   

	
	Измеритель: 100 м2 перегородок (за вычетом проемов)

	
	Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 362):

	10-06-032-01
	      глухих
	15533,80 
	1368,00 
	17,91 
	0,00 
	14147,89 
	144 

	(104-9016)
	  Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м2)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(103)  
	-  

	10-06-032-02
	      с одним дверным проемом
	16957,06 
	1396,50 
	21,99 
	0,00 
	15538,57 
	147 

	(104-9016)
	  Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м2)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(103)  
	-  

	10-06-032-03
	      с двумя дверными проемами
	17562,71 
	1425,00 
	21,32 
	0,00 
	16116,39 
	150 

	(104-9016)
	  Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м2)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(103)  
	-  

	10-06-032-04
	      с тремя дверными проемами и деформационным швом
	17434,12 
	1425,00 
	18,76 
	0,00 
	15990,36 
	150 

	(104-9016)
	  Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м2)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(103)  
	-  

	Таблица 10-06-033. Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и трехслойной обшивкой с обеих сторон (С 363) 

   

	
	Измеритель: 100 м2 перегородок (за вычетом проемов)

	
	Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и трехслойной обшивкой с обеих сторон (С 363):

	10-06-033-01
	      глухих
	22703,16 
	1786,00 
	22,32 
	0,00 
	20894,84 
	188 

	(104-9016)
	  Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м2)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(103)  
	-  

	10-06-033-02
	      с одним дверным проемом
	24522,68 
	1814,50 
	27,33 
	0,00 
	22680,85 
	191 

	(104-9016)
	  Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м2)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(103)  
	-  

	10-06-033-03
	      с двумя дверными проемами
	25407,64 
	1833,50 
	26,75 
	0,00 
	23547,39 
	193 

	(104-9016)
	  Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м2)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(103)  
	-  

	Таблица 10-06-034. Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе «КНАУФ» с двойным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 365) 

   

	
	Измеритель: 100 м2 перегородок (за вычетом проемов)

	
	Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе «КНАУФ» с двойным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 365):

	10-06-034-01
	      глухих
	17896,00 
	1786,00 
	23,31 
	0,00 
	16086,69 
	188 

	(104-9016)
	  Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м2)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(206)  
	-  

	10-06-034-02
	      с одним дверным проемом
	20042,30 
	1843,00 
	29,68 
	0,00 
	18169,62 
	194 

	(104-9016)
	  Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м2)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(206)  
	-  

	10-06-034-03
	      с двумя дверными проемами
	20827,92 
	1871,50 
	29,93 
	0,00 
	18926,49 
	197 

	(104-9016)
	  Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м2)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(206)  
	-  

	10-06-034-04
	      с тремя дверными проемами и деформационным швом
	20531,84 
	1871,50 
	23,77 
	0,00 
	18636,57 
	197 

	(104-9016)
	  Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м2)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(206)  
	-  

	Таблица 10-06-035. Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе «КНАУФ» с двойным металлическим каркасом с пространством для пропуска коммуникаций и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С336) 

   

	
	Измеритель: 100 м2 перегородок (за вычетом проемов)

	10-06-035-01
	Устройство глухих перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе «КНАУФ» с двойным металлическим каркасом с пространством для пропуска коммуникаций и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С336)
	20562,07 
	1767,00 
	24,57 
	0,00 
	18770,50 
	186 

	(104-9016)
	  Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м2)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(103)  
	-  

	Таблица 10-06-036. Устройство перегородок по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и трехслойной обшивкой с листами оцинкованной стали толщиной 0,5 мм между гипсоволокнистыми листами с обеих сторон (С 367) 

   

	
	Измеритель: 100 м2 перегородок (за вычетом проемов)

	
	Устройство перегородок по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и трехслойной обшивкой с листами оцинкованной стали толщиной 0,5 мм между гипсоволокнистыми листами с обеих сторон (С 367):

	10-06-036-01
	      глухих
	46170,10 
	2251,50 
	35,53 
	0,00 
	43883,07 
	237 

	(104-9016)
	  Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м2)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(103)  
	-  

	10-06-036-02
	      с одним дверным проемом
	48019,01 
	2280,00 
	43,76 
	0,00 
	45695,25 
	240 

	(104-9016)
	  Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м2)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(103)  
	-  

	10-06-036-03
	      с двумя дверными проемами
	48937,55 
	2308,50 
	43,44 
	0,00 
	46585,61 
	243 

	(104-9016)
	  Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м2)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(103)  
	-  

	Таблица 10-06-037. Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля одним или двумя слоями гипсоволокнистых листов (С 663) 

   

	
	Измеритель: 100 м2 стен (за вычетом проемов)

	
	Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсоволокнистыми листами (С 663):

	10-06-037-01
	      одним слоем с оконным проемом
	6565,59 
	826,50 
	23,92 
	0,00 
	5715,17 
	87 

	10-06-037-02
	      двумя слоями с оконным проемом
	9490,84 
	1140,00 
	17,29 
	0,00 
	8333,55 
	120 

	10-06-037-03
	      одним слоем с дверным проемом
	6615,43 
	798,00 
	28,70 
	0,00 
	5788,73 
	84 

	10-06-037-04
	      двумя слоями с дверным проемом
	9628,37 
	1016,50 
	18,14 
	0,00 
	8593,73 
	107 

	Таблица 10-06-038. Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсоволокнистыми листами в один слой (С 665) 

   

	
	Измеритель: 100 м2 стен (за вычетом проемов)

	
	Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсоволокнистыми листами в один слой (С 665):

	10-06-038-01
	      оконным проемом
	7029,25 
	684,00 
	20,63 
	0,00 
	6324,62 
	72 

	10-06-038-02
	      с дверным проемом
	7210,34 
	655,50 
	13,88 
	0,00 
	6540,96 
	69 

	Таблица 10-06-039. Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсоволокнистыми листами в два слоя (С 666) 

   

	
	Измеритель: 100 м2 стен (за вычетом проемов)

	
	Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсоволокнистыми листами в два слоя (С 666):

	10-06-039-01
	      с оконным проемом
	10036,12 
	921,50 
	26,07 
	0,00 
	9088,55 
	97 

	10-06-039-02
	      с дверным проемом
	10348,18 
	874,00 
	15,32 
	0,00 
	9458,86 
	92 

	Таблица 10-06-040. Устройство подвесных потолков из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе «КНАУФ» 

   

	
	Измеритель: 100 м2 потолка

	
	Устройство подвесных потолков из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе «КНАУФ»:

	10-06-040-01
	      двухуровневых (П 212)
	7097,70 
	950,00 
	15,53 
	0,00 
	6132,17 
	100 

	(201-9010)
	  Тяга подвесов, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(148)  
	-  

	10-06-040-02
	      одноуровневых (П 213)
	7079,85 
	997,50 
	21,51 
	0,00 
	6060,84 
	105 

	(201-9010)
	  Тяга подвесов, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(67)  
	-  
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