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	Раздел 1. ПОЛЫ 

   

	Таблица 11-01-001. Уплотнение грунта 

   

	
	Измеритель: 100 м2 площади уплотнения

	
	Уплотнение грунта:

	11-01-001-01
	      гравием
	729,82 
	67,61 
	91,75 
	9,28 
	570,46 
	7,7 

	11-01-001-02
	      щебнем
	1556,79 
	67,61 
	91,75 
	9,28 
	1397,43 
	7,7 

	Таблица 11-01-002. Устройство подстилающих слоев 

   

	
	Измеритель: 1 м3 подстилающего слоя

	
	Устройство подстилающих слоев:

	11-01-002-01
	      песчаных
	128,90 
	30,83 
	31,54 
	3,03 
	66,53 
	3,41 

	11-01-002-02
	      шлаковых
	157,21 
	23,48 
	68,18 
	6,46 
	65,55 
	2,53 

	11-01-002-03
	      гравийных
	253,94 
	30,97 
	58,61 
	5,55 
	164,36 
	3,56 

	11-01-002-04
	      щебеночных
	477,88 
	34,61 
	58,61 
	5,55 
	384,66 
	3,73 

	11-01-002-05
	      глинобитных без добавок
	254,28 
	69,27 
	87,78 
	12,61 
	97,23 
	7,89 

	11-01-002-06
	      глинобитных с маслянистыми добавками
	370,73 
	69,27 
	87,78 
	12,61 
	213,68 
	7,89 

	11-01-002-07
	      глинобитных с добавкой щебня
	351,53 
	76,56 
	89,70 
	12,81 
	185,27 
	8,8 

	11-01-002-08
	      глинобетонных
	461,14 
	76,56 
	90,66 
	12,92 
	293,92 
	8,8 

	11-01-002-09
	      бетонных
	600,45 
	32,13 
	0,26 
	0,00 
	568,06 
	3,66 

	Таблица 11-01-003. Устройство уплотняемых самоходными катками подстилающих слоев 

   

	
	Измеритель: 1 м3 подстилающего слоя

	
	Устройство уплотняемых самоходными катками подстилающих слоев:

	11-01-003-01
	      шлаковых
	117,23 
	12,83 
	38,85 
	3,82 
	65,55 
	1,5 

	11-01-003-02
	      гравийных
	223,73 
	20,52 
	38,85 
	3,82 
	164,36 
	2,4 

	11-01-003-03
	      щебеночных
	446,36 
	25,65 
	61,26 
	6,71 
	359,45 
	3 

	Таблица 11-01-004. Устройство гидроизоляции 

   

	
	Измеритель: 100 м2 изолируемой поверхности

	
	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами:

	11-01-004-01
	      на мастике Битуминоль, первый слой
	2782,09 
	545,39 
	317,45 
	85,75 
	1919,25 
	46,18 

	11-01-004-02
	      на мастике Битуминоль, последующий слой
	1793,35 
	329,03 
	156,74 
	39,80 
	1307,58 
	27,86 

	11-01-004-03
	      на резино-битумной мастике, первый слой
	4212,54 
	346,02 
	54,85 
	2,67 
	3811,67 
	32,86 

	11-01-004-04
	      на резино-битумной мастике, последующий слой
	3433,78 
	248,93 
	36,33 
	1,86 
	3148,52 
	23,64 

	
	Устройство гидроизоляции обмазочной:

	11-01-004-05
	      в один слой толщиной 2 мм
	1165,94 
	309,08 
	160,47 
	46,18 
	696,39 
	26,97 

	11-01-004-06
	      на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к расценке 11-01-004-05
	343,52 
	104,29 
	82,95 
	23,27 
	156,28 
	9,1 

	11-01-004-07
	      холодной асфальтовой мастикой в один слой толщиной 2 мм
	1025,51 
	178,09 
	48,04 
	3,60 
	799,38 
	15,54 

	11-01-004-08
	      на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к расценке 11-01-004-07
	480,02 
	56,38 
	23,86 
	1,74 
	399,78 
	4,92 

	11-01-004-09
	      в один слой праймером
	468,28 
	309,08 
	26,35 
	7,61 
	132,85 
	26,97 

	Таблица 11-01-005. Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом 

   

	
	Измеритель: 100 м2 изолируемой поверхности

	
	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом,:

	11-01-005-01
	      первый слой
	4705,81 
	1637,49 
	85,67 
	49,69 
	2982,65 
	153,18 

	11-01-005-02
	      последующий слой
	2397,49 
	1146,29 
	56,95 
	48,68 
	1194,25 
	107,23 

	Таблица 11-01-006. Устройство гидроизоляции полимерцементным составом толщиной слоя 30 мм 

   

	
	Измеритель: 100 м2 поверхности

	
	Устройство гидроизоляции полимерцементным составом толщиной слоя 30 мм:

	11-01-006-01
	      на ГКЖ-10
	5048,82 
	804,48 
	1283,29 
	141,03 
	2961,05 
	79,81 

	11-01-006-02
	      на латексе СКС-65-ГП
	5161,82 
	804,48 
	1283,29 
	141,03 
	3074,05 
	79,81 

	Таблица 11-01-007. Затирка поверхности гидроизоляции песком 

   

	
	Измеритель: 100 м2 затирки

	11-01-007-01
	Затирка поверхности гидроизоляции песком
	137,43 
	113,41 
	9,57 
	1,50 
	14,45 
	12,8 

	Таблица 11-01-008. Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной 

   

	
	Измеритель: 1 м3 изоляции

	
	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной:

	11-01-008-01
	      песчаной
	117,25 
	25,00 
	31,60 
	4,81 
	60,65 
	2,8 

	11-01-008-02
	      шлаковой
	106,40 
	19,65 
	31,60 
	4,81 
	55,15 
	2,2 

	11-01-008-03
	      керамзитовой
	276,19 
	19,65 
	31,60 
	4,81 
	224,94 
	2,2 

	Таблица 11-01-009. Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной 

   

	
	Измеритель: 100 м2 изолируемой поверхности

	
	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит:

	11-01-009-01
	      или матов минераловатных или стекловолокнистых
	1697,89 
	266,49 
	90,92 
	2,09 
	1340,48 
	28,38 

	11-01-009-02
	      древесноволокнистых
	2024,07 
	65,85 
	71,15 
	1,86 
	1887,07 
	8,06 

	Таблица 11-01-010. Устройство ленточной тепло- и звукоизоляции под лаги из древесноволокнистых плит 

   

	
	Измеритель: 100 м2 пола


	11-01-010-01
	Устройство ленточной тепло- и звукоизоляции под лаги из древесноволокнистых плит
	578,66 
	37,63 
	20,71 
	0,58 
	520,32 
	4,48 

	Таблица 11-01-011. Устройство стяжек 

   

	
	Измеритель: 100 м2 стяжки

	
	Устройство стяжек:

	11-01-011-01
	      цементных толщиной 20 мм
	1185,58 
	328,72 
	44,99 
	14,73 
	811,87 
	39,51 

	11-01-011-02
	      на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01
	212,88 
	4,16 
	7,89 
	2,44 
	200,83 
	0,5 

	11-01-011-03
	      бетонных толщиной 20 мм
	1247,61 
	332,11 
	42,59 
	14,73 
	872,91 
	40,65 

	11-01-011-04
	      на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-03
	228,07 
	4,09 
	7,89 
	2,44 
	216,09 
	0,5 

	11-01-011-05
	      легкобетонных толщиной 20 мм
	1430,58 
	421,93 
	45,19 
	14,73 
	963,46 
	50,23 

	11-01-011-06
	      на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-05
	250,82 
	4,20 
	7,89 
	2,44 
	238,73 
	0,5 

	11-01-011-07
	      из плит древесноволокнистых
	1800,46 
	65,52 
	60,07 
	12,28 
	1674,87 
	8,02 

	Таблица 11-01-012. Укладка лаг 

   

	
	Измеритель: 100 м2 пола

	
	Укладка лаг:

	11-01-012-01
	      по кирпичным столбикам
	4104,02 
	399,17 
	55,68 
	1,41 
	3649,17 
	44,7 

	11-01-012-02
	      по кирпичным подкладкам
	3628,91 
	383,63 
	64,62 
	5,85 
	3180,66 
	42,96 

	11-01-012-03
	      по плитам перекрытий
	2068,81 
	319,16 
	28,63 
	2,09 
	1721,02 
	35,74 

	Таблица 11-01-013. Устройство покрытий земляных и щебеночных 

   

	
	Измеритель: 100 м2 покрытия

	
	Устройство покрытий:

	11-01-013-01
	      земляных без добавок песка
	338,54 
	57,54 
	281,00 
	30,28 
	0,00 
	7,21 

	11-01-013-02
	      земляных, улучшенных добавками песка (20%)
	768,76 
	122,93 
	394,67 
	41,68 
	251,16 
	14,9 

	11-01-013-03
	      щебеночных с пропиткой битумом
	4123,53 
	245,09 
	402,09 
	42,18 
	3476,35 
	28,4 

	Таблица 11-01-014. Устройство полов бетонных, выполняемых методом вакуумирования 

   

	
	Измеритель: 100 м2 пола

	
	Устройство полов бетонных толщиной:

	11-01-014-01
	      100 мм
	5321,17 
	305,42 
	191,86 
	127,83 
	4823,89 
	30,3 

	11-01-014-02
	      150 мм
	7795,81 
	337,68 
	212,05 
	141,29 
	7246,08 
	33,5 

	11-01-014-03
	      200 мм
	10247,87 
	362,88 
	222,15 
	148,02 
	9662,84 
	36 

	11-01-014-04
	      250 мм
	12716,09 
	394,13 
	242,35 
	161,47 
	12079,61 
	39,1 

	11-01-014-05
	Устройство полов бетонных методом вакуумирования на гранитном щебне толщиной 100 мм
	14149,27 
	305,42 
	191,86 
	127,83 
	13651,99 
	30,3 

	Таблица 11-01-015. Устройство покрытий бетонных, цементобетонных и металлоцементных 

   

	
	Измеритель: 100 м2 покрытия

	
	Устройство покрытий:

	11-01-015-01
	      бетонных толщиной 30 мм
	1998,33 
	336,38 
	216,37 
	29,91 
	1445,58 
	40,43 

	11-01-015-02
	      на каждые 5 мм изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 11-01-015-01
	255,84 
	9,90 
	6,43 
	2,20 
	239,51 
	1,19 

	11-01-015-03
	      цементных толщиной 20 мм
	1341,56 
	250,68 
	201,94 
	27,77 
	888,94 
	30,13 

	11-01-015-04
	      на каждые 5 мм изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 11-01-015-03
	235,89 
	9,57 
	6,43 
	2,20 
	219,89 
	1,15 

	11-01-015-05
	      металлоцементных толщиной 15 мм
	2977,83 
	676,93 
	189,93 
	26,28 
	2110,97 
	72,09 

	11-01-015-06
	      на каждые 5 мм изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 11-01-015-05
	711,18 
	4,70 
	5,99 
	2,20 
	700,49 
	0,5 

	11-01-015-07
	Шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий
	1019,67 
	760,38 
	248,01 
	21,09 
	11,28 
	80,04 

	11-01-015-08
	Железнение цементных покрытий
	145,02 
	107,57 
	7,02 
	1,07 
	30,43 
	10,8 

	Таблица 11-01-016. Устройство покрытий из бетона кислотоупорного и жароупорного 

   

	
	Измеритель: 100 м2 покрытия

	
	Устройство покрытий из бетона:

	11-01-016-01
	      кислотоупорного толщиной 40 мм
	12796,63 
	1443,61 
	376,48 
	125,22 
	10976,54 
	109,78 

	11-01-016-02
	      жароупорного толщиной 90 мм
	6888,17 
	566,00 
	79,68 
	26,44 
	6242,49 
	61,79 

	(204-9004)
	  Сетка арматурная, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,56)  
	-  

	
	На каждые 10 мм изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке:

	11-01-016-03
	      11-01-016-01
	3045,42 
	299,82 
	84,51 
	27,85 
	2661,09 
	22,8 

	11-01-016-04
	      11-01-016-02
	749,45 
	49,65 
	6,19 
	2,83 
	693,61 
	5,42 

	Таблица 11-01-017. Устройство покрытий мозаичных («Брекчия» и терраццо) 

   

	
	Измеритель: 100 м2 покрытия

	
	Устройство покрытий мозаичных:

	11-01-017-01
	      из боя мраморных плит (типа «Брекчия»)
	19938,34 
	1354,98 
	377,74 
	54,93 
	18205,62 
	144,3 

	11-01-017-02
	      терраццо толщиной 20 мм без рисунка
	3028,53 
	1636,40 
	246,42 
	22,59 
	1145,71 
	174,27 

	11-01-017-03
	      терраццо толщиной 20 мм с рисунком
	3299,52 
	1907,39 
	246,42 
	22,59 
	1145,71 
	203,13 

	11-01-017-04
	      на каждые 5 мм изменения толщины добавлять сверх 20 мм к расценкам 11-01-017-02, 11-01-017-003
	424,51 
	163,76 
	6,20 
	0,58 
	254,55 
	17,44 

	Таблица 11-01-018. Установка жилок 

   

	
	Измеритель: 100 м жилок

	
	Установка жилок:

	11-01-018-01
	      стеклянных в мозаичные покрытия
	331,30 
	207,52 
	1,74 
	0,00 
	122,04 
	22,1 

	11-01-018-02
	      латунных в мозаичные покрытия
	906,26 
	184,04 
	0,87 
	0,00 
	721,35 
	19,6 

	11-01-018-03
	      алюминиевых в мозаичные покрытия
	1962,56 
	184,04 
	0,87 
	0,00 
	1777,65 
	19,6 

	11-01-018-04
	      дубовых в паркетные покрытия
	1004,29 
	29,02 
	0,87 
	0,00 
	974,40 
	3,09 

	Таблица 11-01-019. Устройство покрытий асфальтобетонных 

   

	
	Измеритель: 100 м2 покрытия

	
	Устройство покрытий асфальтобетонных:

	11-01-019-01
	      литых толщиной 25 мм
	2243,04 
	249,28 
	20,16 
	6,87 
	1973,60 
	26,24 

	11-01-019-02
	      на каждые 5 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 11-01-019-01
	389,74 
	28,31 
	0,00 
	0,00 
	361,43 
	2,98 

	11-01-019-03
	      жестких толщиной 25 мм
	4209,84 
	143,18 
	233,04 
	32,26 
	3833,62 
	16,16 

	11-01-019-04
	      на каждые 5 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 11-01-019-03
	769,43 
	20,64 
	14,09 
	1,31 
	734,70 
	2,33 

	Таблица 11-01-020. Устройство покрытий ксилолитовых и поливинилацетатных 

   

	
	Измеритель: 100 м2 покрытия

	
	Устройство покрытий ксилолитовых:

	11-01-020-01
	      толщиной 15 мм
	8475,55 
	736,19 
	91,85 
	20,28 
	7647,51 
	80,37 

	11-01-020-02
	      на каждые 5 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 11-01-020-01
	1078,35 
	59,45 
	31,65 
	6,99 
	987,25 
	6,49 

	
	Устройство покрытий поливинилацетатных:

	11-01-020-03
	      толщиной 3 мм
	4794,10 
	678,34 
	154,96 
	78,41 
	3960,80 
	77,26 

	11-01-020-04
	      на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 11-01-020-03
	1341,13 
	126,26 
	47,49 
	23,60 
	1167,38 
	14,38 

	Таблица 11-01-021. Устройство покрытий полимерцементных 

   

	
	Измеритель: 100 м2 покрытия

	
	Устройство покрытий полимерцементных:

	11-01-021-01
	      однослойных наливных толщиной 4 мм
	3101,21 
	645,89 
	235,82 
	108,30 
	2219,50 
	69,6 

	11-01-021-02
	      однослойных пластичных толщиной 8 мм
	7734,40 
	828,89 
	469,98 
	218,92 
	6435,53 
	89,32 

	11-01-021-03
	      двухслойных наливных толщиной 12 мм
	7260,77 
	1158,33 
	685,13 
	321,95 
	5417,31 
	124,82 

	Таблица 11-01-022. Устройство покрытий поливинилацетатно-цементобетонных толщиной 20 мм 

   

	
	Измеритель: 100 м2 покрытия

	11-01-022-01
	Устройство покрытий поливинилацетатно-цементобетонных толщиной 20 мм
	7937,78 
	1181,75 
	260,69 
	34,84 
	6495,34 
	118,65 

	Таблица 11-01-023. Устройство покрытий бесшовных толщиной 5 мм 

   

	
	Измеритель: 100 м2 покрытия

	
	Устройство покрытий бесшовных толщиной 5 мм:

	11-01-023-01
	      эпоксидно-полиэфирных
	26823,37 
	975,69 
	172,96 
	65,16 
	25674,72 
	80,04 

	11-01-023-02
	      эпоксидно-полиамидных
	52806,20 
	982,76 
	175,59 
	66,58 
	51647,85 
	80,62 

	11-01-023-03
	      эпоксидно-карбамидных
	24325,07 
	991,29 
	178,91 
	68,41 
	23154,87 
	81,32 

	11-01-023-04
	      эпоксидно-фурановых
	14483,23 
	921,93 
	147,71 
	53,64 
	13413,59 
	75,63 

	11-01-023-05
	      эпоксидно-каучуковых
	23765,03 
	985,56 
	176,53 
	67,19 
	22602,94 
	80,85 

	Таблица 11-01-024. Устройство покрытий толщиной 10 мм из полимерраствора на основе смолы ФАЭД-8 

   

	
	Измеритель: 100 м2 покрытия

	11-01-024-01
	Устройство покрытий толщиной 10 мм из полимерраствора на основе смолы ФАЭД-8
	53242,66 
	1395,82 
	426,27 
	273,44 
	51420,57 
	109,39 

	Таблица 11-01-025. Устройство покрытий из брусчатки и камня булыжного 

   

	
	Измеритель: 100 м2 покрытия

	
	Устройство покрытий:

	11-01-025-01
	      из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком
	10742,77 
	890,17 
	271,79 
	28,55 
	9580,81 
	94,8 

	11-01-025-02
	      из брусчатки на цементном растворе с заполнением швов
	12518,39 
	1108,02 
	393,95 
	48,94 
	11016,42 
	118 

	11-01-025-03
	      из камня булыжного по готовому подстилающему слою
	6198,71 
	748,38 
	231,46 
	24,32 
	5218,87 
	79,7 

	Таблица 11-01-026. Устройство покрытий из кирпича кислотоупорного на эпоксидно-фурановой замазке 

   

	
	Измеритель: 100 м2 покрытия

	
	Устройство покрытий из кирпича кислотоупорного на эпоксидно-фурановой замазке:

	11-01-026-01
	      при укладке плашмя
	37342,23 
	3470,12 
	790,38 
	145,50 
	33081,73 
	307,09 

	11-01-026-02
	      при укладке на ребро
	60591,35 
	5767,41 
	1330,35 
	245,39 
	53493,59 
	510,39 

	Таблица 11-01-027. Устройство покрытий на цементном растворе из плиток 

   

	
	Измеритель: 100 м2 покрытия

	
	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток:

	11-01-027-01
	      бетонных, цементных или мозаичных
	9288,02 
	707,40 
	188,60 
	33,43 
	8392,02 
	81,31 

	11-01-027-02
	      керамических для полов многоцветных
	10319,28 
	1097,18 
	131,38 
	30,32 
	9090,72 
	119,78 

	11-01-027-03
	      керамических для полов одноцветных с красителем
	9414,54 
	1097,18 
	131,38 
	30,32 
	8185,98 
	119,78 

	11-01-027-04
	      ковровых керамических толщиной 4-6 мм
	7929,94 
	775,89 
	131,28 
	32,52 
	7022,77 
	88,37 

	
	Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток:

	11-01-027-05
	      рельефных глазурованных керамических для полов многоцветных
	10629,55 
	1097,18 
	150,94 
	46,04 
	9381,43 
	119,78 

	11-01-027-06
	      гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных
	9723,79 
	1097,18 
	150,94 
	46,04 
	8475,67 
	119,78 

	Таблица 11-01-028. Устройство покрытий на битумной мастике из плиток 

   

	
	Измеритель: 100 м2 покрытия

	
	Устройство покрытий на битумной мастике из плиток:

	11-01-028-01
	      асфальтобетонных
	9654,32 
	992,48 
	166,67 
	40,04 
	8495,17 
	98,46 

	11-01-028-02
	      керамических многоцветных для полов
	10991,71 
	1336,53 
	151,66 
	40,45 
	9503,52 
	128,76 

	11-01-028-03
	      керамических одноцветных с красителем для полов
	10086,97 
	1336,53 
	151,66 
	40,45 
	8598,78 
	128,76 

	Таблица 11-01-029. Устройство покрытий из чугунных плит 

   

	
	Измеритель: 100 м2 покрытия

	
	Устройство покрытий из чугунных плит на прослойке:

	11-01-029-01
	      из песка
	68564,92 
	1164,36 
	658,90 
	40,90 
	66741,66 
	124 

	11-01-029-02
	      из бетона
	36247,03 
	584,06 
	186,30 
	0,00 
	35476,67 
	62,2 

	Таблица 11-01-030. Устройство покрытий из стальных штампованных перфорированных плит на прослойке из бетона 

   

	
	Измеритель: 100 м2 покрытия

	11-01-030-01
	Устройство покрытий из стальных штампованных перфорированных плит на прослойке из бетона
	28188,78 
	847,02 
	100,18 
	0,00 
	27241,58 
	95,6 

	Таблица 11-01-031. Устройство покрытий из плит мраморных и гранитных 

   

	
	Измеритель: 100 м2 покрытия

	
	Устройство покрытий:

	11-01-031-01
	      из мраморных плит при количестве плит на 1 м2до 2 шт.
	43368,77 
	1543,10 
	229,38 
	38,09 
	41596,29 
	172,8 

	11-01-031-02
	      из мраморных плит при количестве плит на 1 м2до 3 шт.
	43882,93 
	1930,13 
	238,38 
	41,00 
	41714,42 
	216,14 

	11-01-031-03
	      из мраморных плит при количестве плит на 1 м2до 4 шт.
	44283,69 
	2321,89 
	247,38 
	43,93 
	41714,42 
	260,01 

	11-01-031-04
	      из мраморных плит при количестве плит на 1 м2до 10 шт.
	45416,24 
	3313,03 
	270,65 
	51,52 
	41832,56 
	371 

	11-01-031-05
	      из мраморных плит при количестве плит на 1 м2до 20 шт.
	46815,61 
	4641,37 
	302,30 
	61,76 
	41871,94 
	519,75 

	11-01-031-06
	      из мраморных плит при количестве плит на 1 м2до 30 шт.
	48709,94 
	6542,12 
	194,63 
	26,78 
	41973,19 
	732,6 

	11-01-031-07
	      из гранитных плит при количестве плит на 1 м2до 3 шт.
	120378,46 
	2200,53 
	194,63 
	26,78 
	117983,30 
	246,42 

	11-01-031-08
	      из гранитных плит при количестве плит на 1 м2до 4 шт.
	121141,17 
	2884,48 
	194,63 
	26,78 
	118062,06 
	323,01 

	11-01-031-09
	      из гранитных плит при количестве плит на 1 м2до 10 шт.
	122775,88 
	4401,06 
	194,63 
	26,78 
	118180,19 
	492,84 

	Таблица 11-01-032. Устройство покрытий из торцовой шашки на прослойке из мастики и песка 

   

	
	Измеритель: 100 м2 покрытия

	
	Устройство покрытий из торцовой шашки на прослойке:

	11-01-032-01
	      из мастики
	19706,27 
	1513,85 
	245,28 
	67,50 
	17947,14 
	153,69 

	11-01-032-02
	      из песка
	19465,94 
	1470,90 
	240,55 
	61,10 
	17754,49 
	149,33 

	Таблица 11-01-033. Устройство покрытий дощатых и из брусков 

   

	
	Измеритель: 100 м2 покрытия

	
	Устройство покрытий:

	11-01-033-01
	      дощатых толщиной 28 мм
	6942,23 
	542,23 
	97,85 
	6,73 
	6302,15 
	60,72 

	11-01-033-02
	      дощатых толщиной 36 мм
	8964,79 
	595,72 
	126,23 
	8,82 
	8242,84 
	66,71 

	11-01-033-03
	      из брусков
	15759,45 
	616,53 
	164,27 
	11,60 
	14978,65 
	69,04 

	Таблица 11-01-034. Устройство покрытий из паркетных досок, паркета мозаичного, паркета штучного без жилок 

   

	
	Измеритель: 100 м2 покрытия

	
	Устройство покрытий:

	11-01-034-01
	      из досок паркетных
	12030,32 
	346,62 
	89,98 
	5,45 
	11593,72 
	35,19 

	11-01-034-02
	      из паркета мозаичного
	19739,51 
	447,19 
	56,51 
	3,48 
	19235,81 
	45,4 

	11-01-034-03
	      из паркета штучного без жилок
	14579,88 
	1126,15 
	83,94 
	4,87 
	13369,79 
	114,33 

	Таблица 11-01-035. Устройство покрытий из щитов паркетных, деревянных реечных и из плит древесноволокнистых и древесностружечных 

   

	
	Измеритель: 100 м2 покрытия

	
	Устройство покрытий:

	11-01-035-01
	      из щитов паркетных
	19525,65 
	1019,73 
	74,96 
	4,06 
	18430,96 
	99,68 

	11-01-035-02
	      из щитов деревянных реечных
	24208,13 
	620,04 
	60,40 
	4,41 
	23527,69 
	60,61 

	11-01-035-03
	      из плит древесноволокнистых
	2611,69 
	498,74 
	71,04 
	16,23 
	2041,91 
	55,17 

	11-01-035-04
	      из плит древесностружечных
	4524,60 
	432,47 
	90,93 
	6,73 
	4001,20 
	47,84 

	Таблица 11-01-036. Устройство покрытий из линолеума 

   

	
	Измеритель: 100 м2 покрытия

	
	Устройство покрытий:

	11-01-036-01
	      из линолеума на клее «Бустилат»
	7904,91 
	368,88 
	54,52 
	4,06 
	7481,51 
	42,4 

	11-01-036-02
	      из линолеума на клее КН-2
	6958,23 
	368,88 
	54,52 
	4,06 
	6534,83 
	42,4 

	11-01-036-03
	      из линолеума насухо из готовых ковров на комнату
	4862,49 
	149,64 
	52,47 
	3,94 
	4660,38 
	17,2 

	11-01-036-04
	      из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках
	7330,22 
	273,27 
	74,30 
	3,94 
	6982,65 
	31,41 

	Таблица 11-01-037. Устройство покрытий из релина и ковровых покрытий 

   

	
	Измеритель: 100 м2 покрытия

	
	Устройство покрытий:

	11-01-037-01
	      из релина на клее «Бустилат»
	10118,45 
	416,95 
	56,57 
	4,18 
	9644,93 
	47,06 

	11-01-037-02
	      из релина на клее КН-2
	6193,73 
	416,95 
	56,57 
	4,18 
	5720,21 
	47,06 

	11-01-037-03
	      из ковров насухо с проклеиванием на стыках клеем «Бустилат»
	9800,35 
	417,93 
	54,52 
	4,06 
	9327,90 
	47,17 

	11-01-037-04
	      из ковров насухо с проклеиванием на стыках клеем КН-2
	9787,12 
	417,93 
	54,52 
	4,06 
	9314,67 
	47,17 

	11-01-037-05
	      из готовых ковров насухо на комнату
	9488,97 
	157,55 
	54,52 
	4,06 
	9276,90 
	17,2 

	11-01-037-06
	      из готовых ковров на комнату на клее «Бустилат»
	10561,14 
	483,01 
	54,52 
	4,06 
	10023,61 
	52,73 

	11-01-037-07
	      из готовых ковров на комнату на клее КН-2
	10367,10 
	483,01 
	54,52 
	4,06 
	9829,57 
	52,73 

	Таблица 11-01-038. Устройство покрытий из плиток поливинилхлоридных 

   

	
	Измеритель: 100 м2 покрытия

	
	Устройство покрытий из плиток поливинилхлоридных:

	11-01-038-01
	      на мастике «Изол»
	13055,14 
	510,23 
	16,20 
	1,16 
	12528,71 
	47,73 

	11-01-038-02
	      на клее КН-2
	12295,62 
	548,18 
	22,21 
	0,35 
	11725,23 
	51,28 

	11-01-038-03
	      на мастике КН-3
	13137,66 
	548,18 
	22,21 
	0,35 
	12567,27 
	51,28 

	Таблица 11-01-039. Устройство плинтусов деревянных, цементных, из терраццевого раствора и из плиток керамических 

   

	
	Измеритель: 100 м плинтуса

	
	Устройство плинтусов:

	11-01-039-01
	      деревянных
	478,10 
	68,31 
	6,96 
	0,00 
	402,83 
	7,65 

	11-01-039-02
	      цементных
	171,32 
	104,83 
	3,48 
	0,00 
	63,01 
	10,4 

	11-01-039-03
	      из терраццевого раствора
	523,63 
	447,55 
	3,48 
	0,00 
	72,60 
	44,4 

	11-01-039-04
	      из плиток керамических
	2699,01 
	235,06 
	5,22 
	0,00 
	2458,73 
	23,6 

	Таблица 11-01-040. Устройство плинтусов поливинилхлоридных 

   

	
	Измеритель: 100 м плинтуса

	
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных:

	11-01-040-01
	      на клее КН-2
	558,80 
	91,97 
	2,61 
	0,00 
	464,22 
	8,99 

	11-01-040-02
	      на мастике кумароно-каучуковой КН-3
	642,20 
	91,97 
	2,61 
	0,00 
	547,62 
	8,99 

	Таблица 11-01-041. Установка плинтусов из мраморных плит 

   

	
	Измеритель: 1 м2 плинтусов (облицованной поверхности)

	11-01-041-01
	Установка плинтусов из мраморных плит
	597,28 
	97,87 
	0,87 
	0,00 
	498,54 
	8,54 

	Таблица 11-01-042. Устройство плинтусов из кислотоупорного кирпича при укладке на ребро на эпоксидно-фурановой замазке 

   

	
	Измеритель: 100 м плинтуса

	11-01-042-01
	Устройство плинтусов из кислотоупорного кирпича при укладке на ребро на эпоксидно-фурановой замазке
	4766,70 
	591,00 
	100,16 
	18,36 
	4075,54 
	49,25 

	Таблица 11-01-043. Укладка лаг и подкладок под обогреваемые полы над холодными (проветриваемыми) подпольями зданий, сооружаемых в северной климатической зоне 

   

	
	Измеритель: 100 м2 пола

	
	Укладка под обогреваемые полы:

	11-01-043-01
	      лаг по деревянным подкладкам
	3354,43 
	330,14 
	58,07 
	4,41 
	2966,22 
	36,52 

	11-01-043-02
	      подкладок из кирпича по прокладкам из минераловатных плит или матов
	2092,11 
	250,13 
	32,16 
	2,55 
	1809,82 
	28,75 

	Таблица 11-01-044. Нарезка швов в бетоне 

   

	
	Измеритель: 100 м

	
	Нарезка швов в бетоне:

	11-01-044-01
	      при устройстве полов методом вакуумирования
	4117,39 
	84,48 
	688,63 
	37,94 
	3344,28 
	9,71 

	11-01-044-02
	      с заполнением швов герметиком при устройстве полимерных наливных полов
	883,86 
	84,48 
	688,63 
	37,94 
	110,75 
	9,71 

	Таблица 11-01-045. Устройство покрытий наливных 

   

	
	Измеритель: 100 м2

	11-01-045-01
	Устройство покрытий наливных на эпоксидной смоле ЭД 20 составом <Диапол 320> толщиной 3 мм и грунтовкой <Диапол 112> толщиной 0,5 мм
	21311,47 
	975,69 
	71,73 
	1,16 
	20264,05 
	80,04 

	Таблица 11-01-046. Утюжка пола при устройстве пола из торцовой шашки 

   

	
	Измеритель: 1 м2

	11-01-046-01
	Утюжка пола при устройстве пола из торцовой шашки
	10,77 
	3,48 
	7,29 
	0,00 
	0,00 
	0,39 
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