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	Раздел 1. КРОВЛИ 

   

	Таблица 12-01-001. Устройство кровель скатных 

   

	
	Измеритель: 100 м2 кровли

	
	Устройство кровель скатных из трех слоев кровельных рулонных материалов:

	12-01-001-01
	      на битумной мастике
	4649,97 
	163,90 
	215,45 
	63,02 
	4270,62 
	16,64 

	12-01-001-02
	      на битумной мастике с защитным слоем из гравия на битумной мастике
	5753,07 
	268,51 
	374,04 
	99,86 
	5110,52 
	27,26 

	
	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов:

	12-01-001-03
	      в три слоя с защитным слоем из гравия на битумной мастике
	16861,11 
	321,70 
	255,74 
	40,89 
	16283,67 
	32,66 

	12-01-001-04
	      в три слоя
	16488,65 
	220,05 
	64,83 
	4,20 
	16203,77 
	22,34 

	12-01-001-05
	      в два слоя
	11453,43 
	154,94 
	43,42 
	2,71 
	11255,07 
	15,73 

	12-01-001-06
	      в один слой
	6431,84 
	89,83 
	24,55 
	1,49 
	6317,46 
	9,12 

	12-01-001-07
	Защита ковра скатных кровель гравием на битумной мастике
	1488,39 
	101,65 
	186,89 
	39,30 
	1199,85 
	10,32 

	Таблица 12-01-002. Устройство кровель плоских четырехслойных из рулонных кровельных материалов 

   

	
	Измеритель: 100 м2 кровли

	
	Устройство кровель плоских четырехслойных из рулонных кровельных материалов на битумной мастике:

	12-01-002-01
	      с защитным слоем из гравия на битумной антисептированной мастике
	8164,64 
	292,74 
	414,25 
	114,43 
	7457,65 
	29,72 

	12-01-002-02
	      антисептированной с защитным слоем из гравия на битумной антисептированной мастике
	8258,49 
	289,00 
	403,01 
	113,29 
	7566,48 
	29,34 

	
	Устройство кровель плоских четырехслойных из рулонных кровельных материалов на битумной мастике с последующим нанесением антисептированной битумной мастики толщиной 2 мм с защитным слоем:

	12-01-002-03
	      из раствора цементного
	10190,78 
	787,70 
	559,35 
	125,15 
	8843,73 
	79,97 

	12-01-002-04
	      из асфальтобетона песчаного
	12411,41 
	488,66 
	638,63 
	132,50 
	11284,12 
	49,61 

	12-01-002-05
	      из плит бетонных на кварцевом песке
	17584,89 
	802,48 
	810,39 
	152,57 
	15972,02 
	81,47 

	12-01-002-06
	      из плит армоцементных на кварцевом песке
	20593,89 
	802,48 
	810,39 
	152,57 
	18981,02 
	81,47 

	12-01-002-07
	Устройство кровель плоских трехслойных из рулонных кровельных материалов на битумно-полимерной мастике
	3174,09 
	258,27 
	231,71 
	68,84 
	2684,11 
	26,22 

	
	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов:

	12-01-002-08
	      в три слоя
	16641,21 
	199,86 
	63,78 
	4,20 
	16377,57 
	20,29 

	12-01-002-09
	      в два слоя
	11514,89 
	141,45 
	42,72 
	2,71 
	11330,72 
	14,36 

	12-01-002-10
	      в один слой
	6478,44 
	83,13 
	23,15 
	1,49 
	6372,16 
	8,44 

	12-01-002-11
	Защита ковра плоских кровель гравием на битумной мастике
	1491,48 
	92,59 
	188,87 
	39,45 
	1210,02 
	9,4 

	Таблица 12-01-003. Устройство трехслойных мастичных кровель, армированных двумя слоями стеклосетки 

   

	
	Измеритель: 100 м2 кровли

	
	Устройство трехслойных мастичных кровель, армированных двумя слоями стеклосетки,:

	12-01-003-01
	      из битумной мастики
	6779,47 
	302,92 
	339,65 
	97,50 
	6136,90 
	32,26 

	12-01-003-02
	      из битумно-резиновой мастики
	9270,38 
	346,02 
	82,83 
	9,72 
	8841,53 
	36,85 

	Таблица 12-01-004. Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам 

   

	
	Измеритель: 100 м примыканий

	
	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой:

	12-01-004-01
	      до 600 мм без фартуков
	4302,21 
	251,08 
	179,54 
	53,10 
	3871,59 
	26,1 

	12-01-004-02
	      более 600 мм с одним фартуком
	7738,41 
	456,57 
	159,09 
	42,33 
	7122,75 
	47,46 

	12-01-004-03
	      более 600 мм с двумя фартуками
	11550,23 
	596,92 
	177,02 
	42,97 
	10776,29 
	62,05 

	
	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой:

	12-01-004-04
	      до 600 мм без фартуков
	14479,05 
	341,51 
	96,33 
	9,62 
	14041,21 
	35,5 

	12-01-004-05
	      более 600 мм с одним фартуком
	14371,16 
	502,26 
	93,47 
	9,08 
	13775,43 
	52,21 

	12-01-004-06
	      более 600 мм с двумя фартуками
	17153,65 
	648,29 
	100,94 
	9,62 
	16404,42 
	67,39 

	Таблица 12-01-005. Защита ендов 

   

	
	Измеритель: 100 м ендовы

	
	Защита ендов:

	12-01-005-01
	      дополнительным двухслойным ковром из рулонных материалов на битумной мастике
	5016,58 
	137,22 
	206,41 
	62,44 
	4672,95 
	13,22 

	12-01-005-02
	      слоем гравия
	2145,29 
	145,64 
	199,01 
	46,05 
	1800,64 
	15,9 

	12-01-005-03
	      дополнительным двухслойным ковром из рулонных наплавляемых материалов
	15328,60 
	176,32 
	68,46 
	4,61 
	15083,82 
	17,9 

	12-01-005-04
	      дополнительным одним слоем рулонных наплавляемых материалов
	7688,40 
	86,78 
	37,98 
	2,30 
	7563,64 
	8,81 

	Таблица 12-01-006. Устройство деформационных швов 

   

	
	Измеритель: 100 м деформационных швов

	12-01-006-01
	Устройство деформационных швов с наклейкой дополнительных слоев рулонного кровельного материала на битумной мастике
	14356,71 
	805,83 
	191,82 
	49,70 
	13359,06 
	81,81 

	12-01-006-02
	Устройство деформационных швов с наплавлением дополнительных слоев рулонного кровельного материала
	29200,83 
	856,75 
	72,94 
	5,96 
	28271,14 
	86,98 

	Таблица 12-01-007. Устройство кровель различных типов 

   

	
	Измеритель: 100 м2 кровли

	
	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов:

	12-01-007-01
	      обыкновенного профиля по деревянной обрешетке с ее устройством
	4506,01 
	433,11 
	157,69 
	15,04 
	3915,21 
	47,91 

	12-01-007-02
	      среднего профиля по деревянной обрешетке с ее устройством
	4677,80 
	433,11 
	153,07 
	14,63 
	4091,62 
	47,91 

	12-01-007-03
	      унифицированного профиля по готовым прогонам
	4168,62 
	426,96 
	111,24 
	10,70 
	3630,42 
	47,23 

	12-01-007-04
	На герметизацию соединений между асбестоцементными листами добавлять к расценкам 12-01-007-01, 12-01-007-02, 12-01-007-03
	272,64 
	16,45 
	0,87 
	0,00 
	255,32 
	1,82 

	
	Устройство кровель из черепицы:

	12-01-007-05
	      пазовой штампованной или прессованной (керамической и цементно-песчаной (бетонной))
	6229,66 
	917,70 
	209,55 
	23,31 
	5102,41 
	96,6 

	12-01-007-06
	      полимернаполненной (полимерпесчаной)
	18216,69 
	884,93 
	186,88 
	21,68 
	17144,88 
	93,15 

	12-01-007-07
	      полосной битумной на скатной кровле по сплошной обшивке без ее устройства
	19511,83 
	603,25 
	42,50 
	4,47 
	18866,08 
	63,5 

	(201-9005)
	  Конструкции металлические мелкие, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	
	Устройство кровель из оцинкованной стали:

	12-01-007-08
	      без настенных желобов
	13983,74 
	863,08 
	57,22 
	6,78 
	13063,44 
	90,85 

	12-01-007-09
	      с настенными желобами
	15549,92 
	936,70 
	60,98 
	7,32 
	14552,24 
	98,6 

	12-01-007-10
	Комплекс работ по наплавляемым рулонным материалам в два слоя для зданий шириной от 12 до 24 метров
	16981,56 
	705,76 
	142,93 
	15,18 
	16132,87 
	74,29 

	
	Устройство кровли из линокрома для зданий шириной от 12 до 24 метров:

	12-01-007-11
	      в два слоя
	7130,88 
	680,50 
	142,93 
	15,18 
	6307,45 
	74,29 

	12-01-007-12
	      в один слой
	5546,80 
	476,32 
	100,74 
	10,70 
	4969,74 
	52 

	Таблица 12-01-008. Устройство обделок на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и др.) 

   

	
	Измеритель: 100 м2фасада (без вычета проемов)

	
	Устройство обделок на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и др.):

	12-01-008-01
	      включая водосточные трубы, с изготовлением элементов труб
	1197,19 
	119,66 
	2,61 
	0,00 
	1074,92 
	13,4 

	12-01-008-02
	      без водосточных труб
	442,13 
	43,76 
	0,87 
	0,00 
	397,50 
	4,9 

	Таблица 12-01-009. Устройство желобов 

   

	
	Измеритель: 100 м желобов

	
	Устройство желобов:

	12-01-009-01
	      настенных
	19539,41 
	756,82 
	298,01 
	28,59 
	18484,58 
	84,75 

	12-01-009-02
	      подвесных
	8002,59 
	280,49 
	23,10 
	2,17 
	7699,00 
	31,41 

	Таблица 12-01-010. Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали 

   

	
	Измеритель: 100 м2 покрытия

	12-01-010-01
	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали
	10945,59 
	1006,86 
	23,69 
	2,71 
	9915,04 
	112,75 

	Таблица 12-01-011. Устройство колпаков над шахтами 

   

	
	Измеритель: 1 колпак

	12-01-011-01
	Устройство колпаков над шахтами в два канала
	495,02 
	17,23 
	0,87 
	0,00 
	476,92 
	1,93 

	12-01-011-02
	На каждые последующие два канала сверх двух добавлять к расценке 12-01-011-01
	248,59 
	8,66 
	0,87 
	0,00 
	239,06 
	0,97 

	Таблица 12-01-012. Ограждение кровель перилами 

   

	
	Измеритель: 100 м ограждения

	12-01-012-01
	Ограждение кровель перилами
	3004,68 
	61,90 
	57,15 
	3,93 
	2885,63 
	6,67 

	Таблица 12-01-013. Утепление покрытий плитами 

   

	
	Измеритель: 100 м2 утепляемого покрытия

	
	Утепление покрытий плитами:

	12-01-013-01
	      из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой
	6619,98 
	187,71 
	135,60 
	26,43 
	6296,67 
	21,02 

	12-01-013-02
	      на каждый последующий слой добавлять к расценке 12-01-013-01
	6371,43 
	134,22 
	129,99 
	24,51 
	6107,22 
	15,03 

	12-01-013-03
	      из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой
	4790,38 
	453,58 
	131,85 
	26,03 
	4204,95 
	45,54 

	12-01-013-04
	      на каждый последующий слой добавлять к расценке 12-01-013-03
	4492,93 
	351,19 
	126,24 
	24,11 
	4015,50 
	35,26 

	12-01-013-05
	      из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо
	3377,35 
	302,73 
	268,30 
	25,88 
	2806,32 
	33,9 

	Таблица 12-01-014. Утепление покрытий 

   

	
	Измеритель: 1 м3 утеплителя

	
	Утепление покрытий:

	12-01-014-01
	      легким (ячеистым) бетоном
	565,16 
	33,25 
	27,05 
	3,27 
	504,86 
	4,07 

	12-01-014-02
	      керамзитом
	267,15 
	24,84 
	31,69 
	3,85 
	210,62 
	3,04 

	12-01-014-03
	      шунгизитом
	426,59 
	24,84 
	31,69 
	3,85 
	370,06 
	3,04 

	12-01-014-04
	      перлитом
	437,64 
	24,84 
	31,69 
	3,85 
	381,11 
	3,04 

	12-01-014-05
	      вермикулитом
	303,74 
	24,84 
	31,69 
	3,85 
	247,21 
	3,04 

	Таблица 12-01-015. Устройство пароизоляции 

   

	
	Измеритель: 100 м2 изолируемой поверхности

	
	Устройство пароизоляции:

	12-01-015-01
	      оклеечной в один слой
	1793,21 
	172,47 
	79,64 
	20,70 
	1541,10 
	17,51 

	12-01-015-02
	      на каждый последующий слой добавлять к расценке 12-01-015-01
	1528,29 
	112,39 
	69,46 
	18,18 
	1346,44 
	11,41 

	12-01-015-03
	      прокладочной в один слой
	955,01 
	71,81 
	31,70 
	5,90 
	851,50 
	7,84 

	12-01-015-04
	      обмазочной в один слой
	1162,26 
	96,27 
	34,00 
	9,63 
	1031,99 
	10,51 

	12-01-015-05
	      на каждый последующий слой добавлять к расценке 12-01-015-04
	903,23 
	42,96 
	22,94 
	6,96 
	837,33 
	4,69 

	Таблица 12-01-016. Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер 

   

	
	Измеритель: 100 м2 кровли

	
	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер:

	12-01-016-01
	      битумной грунтовкой с ее приготовлением
	233,78 
	40,85 
	3,48 
	0,00 
	189,45 
	4,46 

	12-01-016-02
	      готовой эмульсией битумной
	119,13 
	25,65 
	3,48 
	0,00 
	90,00 
	2,8 

	Таблица 12-01-017. Устройство выравнивающих стяжек 

   

	
	Измеритель: 100 м2 стяжки

	
	Устройство выравнивающих стяжек:

	12-01-017-01
	      цементно-песчаных толщиной 15 мм
	1087,65 
	246,07 
	234,31 
	21,92 
	607,27 
	27,22 

	12-01-017-02
	      на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01
	49,88 
	9,04 
	2,80 
	0,34 
	38,04 
	1 

	12-01-017-03
	      асфальтобетонных толщиной 15 мм
	2535,77 
	152,49 
	117,48 
	14,24 
	2265,80 
	16,24 

	12-01-017-04
	      на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-03
	171,98 
	9,95 
	12,96 
	1,62 
	149,07 
	1,06 

	12-01-017-05
	      сборных из плоских асбестоцементных листов
	5594,30 
	231,37 
	33,92 
	6,63 
	5329,01 
	24,64 

	Таблица 12-01-018. Изоляция стаканов зенитных фонарей с обделкой примыканий кровель к ним 

   

	
	Измеритель: 100 м периметра фонарей по наружному обводу стаканов

	
	Изоляция стаканов зенитных фонарей с обделкой примыканий кровель к ним в зданиях с покрытием:

	12-01-018-01
	      из железобетонных плит с применением органического стекла
	6101,02 
	552,78 
	269,37 
	70,85 
	5278,87 
	56,12 

	12-01-018-02
	      из железобетонных плит с применением стеклопакетов или листового стекла
	8506,35 
	659,16 
	367,29 
	92,80 
	7479,90 
	66,92 

	12-01-018-03
	      из профилированного настила с применением органического стекла
	5629,06 
	505,31 
	245,47 
	62,08 
	4878,28 
	51,3 

	12-01-018-04
	      из профилированного настила с применением стеклопакетов или листового стекла
	7739,44 
	615,33 
	329,19 
	82,53 
	6794,92 
	62,47 

	Таблица 12-01-019. Приготовление кровельных битумных мастик 

   

	
	Измеритель: 1 т мастики

	12-01-019-01
	Приготовление кровельных битумных мастик
	1927,67 
	192,89 
	212,85 
	60,83 
	1521,93 
	22,56 

	Таблица 12-01-020. Устройство кровель различных типов из металлочерепицы 

   

	
	Измеритель: 100 м2 кровли

	12-01-020-01
	Устройство кровель различных типов из металлочерепицы
	21562,07 
	1712,62 
	720,42 
	22,76 
	19129,03 
	173,87 

	(101-9496)
	  Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: разжелобки, коньки , ендовы, карнизные и торцевые планки, заглушки и т.д., (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	Таблица 12-01-021. Устройство однослойной кровли из полимерного рулонного материала с установкой прижимных пластин 

   

	
	Измеритель: 100 м2 кровли

	12-01-021-01
	Устройство однослойной кровли из полимерного рулонного материала с установкой прижимных пластин
	1629,47 
	578,42 
	117,51 
	1,36 
	933,54 
	61,6 

	(101-9091)
	  Мастика герметизирующая, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(9)  
	-  

	(101-9123)
	  Материалы рулонные кровельные, (м2)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(128)  
	-  

	Таблица 12-01-022. Устройство металлической обрешетки из оцинкованного профиля 

   

	
	Измеритель: 100 м2 обрешетки

	12-01-022-01
	Устройство металлической обрешетки из оцинкованного профиля с подкровельным слоем из антиконденсатной пленки ЮТАКОН
	10081,76 
	731,17 
	119,77 
	3,93 
	9230,82 
	74,23 

	Таблица 12-01-023. Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам 

   

	
	Измеритель: 100 м2 кровли

	
	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам:

	12-01-023-01
	      простая кровля
	9549,03 
	348,31 
	121,99 
	10,70 
	9078,73 
	38,53 

	(101-9496)
	  Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: разжелобки, коньки , ендовы, карнизные и торцевые планки, заглушки и т.д., (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	12-01-023-02
	      средней сложности
	10363,03 
	372,72 
	121,99 
	10,70 
	9868,32 
	41,23 

	(101-9496)
	  Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: разжелобки, коньки , ендовы, карнизные и торцевые планки, заглушки и т.д., (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	12-01-023-03
	      сложная кровля
	11639,55 
	426,96 
	121,99 
	10,70 
	11090,60 
	47,23 

	(101-9496)
	  Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: разжелобки, коньки , ендовы, карнизные и торцевые планки, заглушки и т.д., (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	Таблица 12-01-024. Устройство кровли с применением мастики «Покров-1» с 2-х слойным покрытием 

   

	
	Измеритель: 1 м2 покрытия

	12-01-024-01
	Устройство кровли с применением мастики «Покров-1» с 2-хслойным покрытием
	135,97 
	2,17 
	0,00 
	0,00 
	133,80 
	0,22 

	Таблица 12-01-025. Устройство примыканий из 2х слоёв битумно-полимерной мастики с армирующими прокладками из стеклоткани и покрытием светозащитным составом 

   

	
	Измеритель: 1 м2 покрытия

	12-01-025-01
	Устройство примыканий из 2х слоёв битумно-полимерной мастики с армирующими прокладками из стеклоткани и покрытием светозащитным составом
	82,76 
	4,03 
	0,00 
	0,00 
	78,73 
	0,4 
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