ТЕР-2001 Нижегородская область. Часть 13. Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
ТЕР-2001 Нижегородская область. Часть 13. Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии

	ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ.

	ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ

НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.

НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ



	

	ТЕР-2001




Часть 13. Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии

	Номера

расценок
	Наименование и характеристика

строительных работ и конструкций
	Прямые

затраты,

руб.
	В том числе, руб.
	Затраты

труда

рабочих,

чел.-ч.

	
	
	
	оплата

труда

рабочих
	эксплуатация машин
	материалы
	

	Коды

неучтенных

материалов
	Наименование и характеристика

неучтенных расценками материалов,

единица измерения
	
	
	всего
	в т.ч.

оплата

труда

машинистов
	расход

неучтенных

материалов
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Раздел 1. ФУТЕРОВОЧНЫЕ РАБОТЫ 

   

	Таблица 13-01-001. Футеровка штучными кислотоупорными материалами на силикатной кислотоупорной замазке 

   

	
	Измеритель: 1 м2 площади футеровки

	
	Футеровка штучными кислотоупорными материалами на силикатной кислотоупорной замазке:

	13-01-001-01
	      плиткой кислотоупорной (керамической) толщиной 20 мм
	205,03 
	41,32 
	7,77 
	1,41 
	155,94 
	3,76 

	13-01-001-02
	      плиткой кислотоупорной (керамической) толщиной 35 мм
	259,09 
	43,08 
	8,64 
	1,41 
	207,37 
	3,92 

	13-01-001-03
	      плиткой камнелитой диабазовой толщиной 18 мм
	232,90 
	38,58 
	7,64 
	1,31 
	186,68 
	3,46 

	13-01-001-04
	      плиткой камнелитой диабазовой толщиной 30 мм
	488,84 
	45,16 
	9,51 
	1,41 
	434,17 
	4,05 

	13-01-001-05
	      изделиями фасонными кислотоупорными керамическими толщиной 50 мм
	308,90 
	35,38 
	11,73 
	1,92 
	261,79 
	3,31 

	13-01-001-06
	      изделиями фасонными кислотоупорными керамическими толщиной 70 мм
	450,11 
	38,06 
	14,46 
	2,02 
	397,59 
	3,56 

	13-01-001-07
	      кирпичом кислотоупорным прямым плашмя
	255,76 
	43,73 
	11,85 
	2,02 
	200,18 
	3,87 

	13-01-001-08
	      кирпичом кислотоупорным прямым на ребро
	408,27 
	67,35 
	19,19 
	3,23 
	321,73 
	5,96 

	13-01-001-09
	      кирпичом кислотоупорным прямым в кирпич
	748,99 
	103,51 
	34,43 
	6,05 
	611,05 
	9,16 

	Таблица 13-01-002. Футеровка штучными кислотоупорными материалами на замазке «Арзамит-5» 

   

	
	Измеритель: 1 м2 площади футеровки

	
	Футеровка штучными кислотоупорными материалами на замазке «Арзамит-5»:

	13-01-002-01
	      плиткой кислотоупорной (керамической) толщиной 20 мм
	375,24 
	59,79 
	7,59 
	0,91 
	307,86 
	5,15 

	13-01-002-02
	      плиткой кислотоупорной (керамической) толщиной 35 мм
	460,10 
	62,23 
	9,33 
	0,91 
	388,54 
	5,36 

	13-01-002-03
	      плиткой футеровочной из графитопласта марки АТМ толщиной 10 мм
	397,21 
	56,40 
	4,40 
	0,61 
	336,41 
	4,7 

	13-01-002-04
	      изделиями кислотоупорными фасонными керамическими толщиной 50 мм
	530,88 
	69,54 
	9,10 
	1,11 
	452,24 
	5,99 

	13-01-002-05
	      изделиями фасонными кислотоупорными керамическими толщиной 70 мм
	754,68 
	74,77 
	11,96 
	1,31 
	667,95 
	6,44 

	13-01-002-06
	      кирпичом кислотоупорным прямым плашмя
	571,34 
	71,05 
	9,35 
	1,31 
	490,94 
	6,12 

	13-01-002-07
	      кирпичом кислотоупорным прямым на ребро
	976,68 
	116,56 
	16,22 
	1,92 
	843,90 
	10,04 

	13-01-002-08
	      кирпичом кислотоупорным прямым в кирпич
	1900,77 
	185,76 
	30,60 
	3,33 
	1684,41 
	16 

	13-01-002-09
	      изделиями фасонными из графита толщиной 50 мм
	7473,25 
	377,62 
	10,07 
	1,21 
	7085,56 
	34,36 

	13-01-002-10
	      изделиями фасонными из графита толщиной 100 мм
	14176,18 
	203,21 
	15,69 
	1,51 
	13957,28 
	18,49 

	13-01-002-11
	      изделиями фасонными из графита толщиной 200 мм
	27886,05 
	201,12 
	23,20 
	2,32 
	27661,73 
	17,55 

	13-01-002-12
	      изделиями фасонными из угольного материала толщиной 50 мм
	2850,85 
	377,62 
	10,07 
	1,21 
	2463,16 
	34,36 

	13-01-002-13
	      изделиями фасонными из угольного материала толщиной 100 мм
	4989,16 
	203,21 
	15,69 
	1,51 
	4770,26 
	18,49 

	13-01-002-14
	      изделиями фасонными из угольного материала толщиной 200 мм
	9569,79 
	201,12 
	23,20 
	2,32 
	9345,47 
	17,55 

	Таблица 13-01-003. Футеровка штучными кислотоупорными материалами на цементно-песчаном растворе 

   

	
	Измеритель: 1 м2 площади футеровки

	
	Футеровка штучными кислотоупорными материалами на цементно-песчаном растворе:

	13-01-003-01
	      плиткой кислотоупорной (керамической) толщиной 20 мм
	147,80 
	33,82 
	6,90 
	1,41 
	107,08 
	3,12 

	13-01-003-02
	      плиткой кислотоупорной (керамической) толщиной 35 мм
	200,17 
	35,56 
	8,64 
	1,41 
	155,97 
	3,28 

	13-01-003-03
	      изделиями кислотоупорными фасонными керамическими толщиной 50 мм
	249,73 
	29,48 
	11,62 
	1,82 
	208,63 
	2,72 

	13-01-003-04
	      изделиями кислотоупорными фасонными керамическими толщиной 70 мм
	379,34 
	31,65 
	13,49 
	1,92 
	334,20 
	2,92 

	13-01-003-05
	      кирпичом кислотоупорным прямым плашмя
	185,12 
	31,81 
	13,61 
	2,02 
	139,70 
	2,74 

	13-01-003-06
	      кирпичом кислотоупорным прямым на ребро
	311,53 
	58,28 
	19,67 
	3,03 
	233,58 
	5,02 

	13-01-003-07
	      кирпичом кислотоупорным прямым в кирпич
	580,10 
	86,38 
	33,54 
	5,55 
	460,18 
	7,44 

	Таблица 13-01-004. Футеровка штучными кислотоупорными материалами на эпоксидной замазке 

   

	
	Измеритель: 1 м2 площади футеровки

	
	Футеровка штучными кислотоупорными материалами на эпоксидной замазке:

	13-01-004-01
	      плиткой кислотоупорной (керамической) толщиной 20 мм
	468,22 
	64,84 
	18,97 
	2,72 
	384,41 
	5,49 

	13-01-004-02
	      плиткой кислотоупорной (керамической) толщиной 35 мм
	559,92 
	69,09 
	20,83 
	2,83 
	470,00 
	5,85 

	13-01-004-03
	      плиткой камнелитой (диабазовой) прямоугольной толщиной 18 мм
	480,62 
	59,52 
	14,49 
	2,62 
	406,61 
	5,04 

	13-01-004-04
	      плиткой камнелитой (диабазовой) прямоугольной толщиной 30 мм
	751,85 
	69,92 
	19,09 
	2,83 
	662,84 
	5,92 

	13-01-004-05
	      изделиями кислотоупорными фасонными керамическими толщиной 50 мм
	639,13 
	74,88 
	24,71 
	3,94 
	539,54 
	6,34 

	13-01-004-06
	      изделиями фасонными кислотоупорными керамическими толщиной 70 мм
	883,93 
	81,25 
	29,80 
	3,83 
	772,88 
	6,88 

	13-01-004-07
	      кирпичом кислотоупорным прямым плашмя
	694,96 
	68,03 
	28,06 
	3,83 
	598,87 
	5,76 

	13-01-004-08
	      кирпичом кислотоупорным прямым на ребро
	1195,09 
	114,27 
	43,60 
	6,15 
	1037,22 
	9,23 

	Таблица 13-01-005. Футеровка штучными кислотоупорными материалами на силикатной кислотоупорной замазке впустошовку 

   

	
	Измеритель: 1 м2 площади футеровки

	
	Футеровка штучными кислотоупорными материалами на силикатной кислотоупорной замазке впустошовку:

	13-01-005-01
	      плиткой кислотоупорной (керамической) толщиной 35 мм
	258,49 
	42,09 
	9,51 
	1,41 
	206,89 
	3,83 

	13-01-005-02
	      кирпичом кислотоупорным прямым плашмя
	255,59 
	40,00 
	14,04 
	1,82 
	201,55 
	3,49 

	13-01-005-03
	      кирпичом кислотоупорным прямым на ребро
	415,27 
	61,08 
	19,67 
	3,03 
	334,52 
	5,33 

	13-01-005-04
	      кирпичом кислотоупорным прямым в кирпич
	797,35 
	96,15 
	40,25 
	5,65 
	660,95 
	8,39 

	Таблица 13-01-006. Футеровка штучными кислотоупорными материалами на цементном растворе впустошовку 

   

	

	
	Измеритель: 1 м2 площади футеровки

	
	Футеровка штучными кислотоупорными материалами на цементном растворе впустошовку:

	13-01-006-01
	      плиткой кислотоупорной (керамической) толщиной 35 мм
	193,92 
	30,88 
	7,15 
	1,21 
	155,89 
	2,81 

	13-01-006-02
	      кирпичом кислотоупорным прямым плашмя
	172,80 
	25,54 
	9,94 
	1,61 
	137,32 
	2,2 

	13-01-006-03
	      кирпичом кислотоупорным прямым на ребро
	307,05 
	42,84 
	17,42 
	2,52 
	246,79 
	3,69 

	13-01-006-04
	      кирпичом кислотоупорным прямым в кирпич
	591,46 
	66,06 
	35,06 
	5,05 
	490,34 
	5,69 

	Таблица 13-01-007. Футеровка штучными кислотоупорными материалами на силикатной кислотоупорной замазке с одновременным заполнением швов замазкой «Арзамит-5» 

   

	
	Измеритель: 1 м2 площади футеровки

	
	Футеровка штучными кислотоупорными материалами на силикатной кислотоупорной замазке с одновременным заполнением швов замазкой «Арзамит-5»:

	13-01-007-01
	      плиткой кислотоупорной (керамической) толщиной 20 мм
	245,71 
	56,16 
	8,08 
	1,51 
	181,47 
	4,97 

	13-01-007-02
	      плиткой кислотоупорной (керамической) толщиной 35 мм
	321,26 
	58,76 
	9,82 
	1,51 
	252,68 
	5,2 

	13-01-007-03
	      изделиями кислотоупорными фасонными керамическими толщиной 50 мм
	410,35 
	51,08 
	13,78 
	2,02 
	345,49 
	4,52 

	13-01-007-04
	      изделиями кислотоупорными фасонными керамическими толщиной 70 мм
	623,34 
	53,34 
	14,65 
	2,02 
	555,35 
	4,72 

	13-01-007-05
	      кирпичом кислотоупорным прямым плашмя
	396,35 
	54,35 
	12,93 
	2,02 
	329,07 
	4,81 

	Раздел 2. КЛАДКА ИЗ КИСЛОТОУПОРНОГО КИРПИЧА И ФАСОННЫХ КИСЛОТОУПОРНЫХ КЕРАМИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ 

   

	Таблица 13-02-001. Кладка из кислотоупорного кирпича и фасонных кислотоупорных керамических изделий на силикатной кислотоупорной замазке 

   

	
	Измеритель: 1 м3 кладки

	13-02-001-01
	Кладка из кислотоупорного кирпича прямых сводов и перегородок на силикатной замазке
	3134,18 
	417,46 
	140,86 
	25,73 
	2575,86 
	37,44 

	13-02-001-02
	Кладка из изделий фасонных кислотоупорных керамических для опорных конструкций (колосниковые решетки) на силикатной замазке
	11462,68 
	161,58 
	131,74 
	21,19 
	11169,36 
	16,03 

	Таблица 13-02-002. Кладка из кислотоупорного кирпича на замазке «Арзамит-5» 

   

	
	Измеритель: 1 м3 кладки

	13-02-002-01
	Кладка из кислотоупорного кирпича на замазке «Арзамит-5»
	7941,00 
	854,14 
	168,82 
	32,09 
	6918,04 
	77,72 

	Раздел 3. ПОКРЫТИЕ ЛАКОКРАСОЧНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ 

   

	Таблица 13-03-001. Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей 

   

	
	Измеритель: 100 м2 окрашиваемой поверхности

	
	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей:

	13-03-001-01
	      битумной грунтовкой, первый слой
	210,42 
	81,66 
	9,49 
	0,10 
	119,27 
	7,43 

	13-03-001-02
	      битумной грунтовкой, последующий слой
	163,39 
	81,66 
	9,49 
	0,10 
	72,24 
	7,43 

	13-03-001-03
	      лаком БТ-577, первый слой
	207,04 
	59,59 
	11,40 
	0,10 
	136,05 
	5,2 

	13-03-001-04
	      лаком БТ-577, последующий слой
	162,00 
	59,59 
	11,40 
	0,10 
	91,01 
	5,2 

	13-03-001-05
	      лаком ХС-76, первый слой
	684,19 
	82,73 
	6,28 
	0,10 
	595,18 
	7,42 

	13-03-001-06
	      лаком ХС-76, последующий слой
	505,64 
	82,73 
	6,28 
	0,10 
	416,63 
	7,42 

	13-03-001-07
	      лаком ХВ-784, первый слой
	846,12 
	61,07 
	8,02 
	0,10 
	777,03 
	5,26 

	13-03-001-08
	      лаком ХВ-784, последующий слой
	739,49 
	60,84 
	7,15 
	0,10 
	671,50 
	5,24 

	13-03-001-09
	      лаком ХВ-784 с наполнителем, первый слой
	846,66 
	61,07 
	8,02 
	0,10 
	777,57 
	5,26 

	13-03-001-10
	      лаком ХВ-784 с наполнителем, последующий слой
	717,14 
	60,84 
	7,15 
	0,10 
	649,15 
	5,24 

	13-03-001-11
	      грунт-шпатлевкой ЭП-0010, первый слой
	1122,76 
	60,60 
	9,49 
	0,10 
	1052,67 
	5,22 

	13-03-001-12
	      грунт-шпатлевкой ЭП-0010, последующий слой
	773,47 
	60,37 
	9,49 
	0,10 
	703,61 
	5,2 

	13-03-001-13
	      компаундом ЭД-20, первый слой
	1715,45 
	95,51 
	11,23 
	0,10 
	1608,71 
	9,07 

	13-03-001-14
	      компаундом ЭД-20, последующий слой
	1656,14 
	102,35 
	11,23 
	0,10 
	1542,56 
	9,72 

	13-03-001-15
	      органосиликатной композицией ОС-12-01, первый слой
	928,15 
	31,17 
	12,45 
	0,10 
	884,53 
	2,72 

	13-03-001-16
	      органосиликатной композицией ОС-12-01, последующий слой
	897,34 
	31,17 
	12,45 
	0,10 
	853,72 
	2,72 

	13-03-001-17
	      органосиликатной композицией ОС-12-03, первый слой
	1414,94 
	31,17 
	12,45 
	0,10 
	1371,32 
	2,72 

	13-03-001-18
	      органосиликатной композицией ОС-12-03, последующий слой
	1367,67 
	31,17 
	12,45 
	0,10 
	1324,05 
	2,72 

	13-03-001-19
	      органосиликатной композицией ОС-51-03, первый слой
	1288,68 
	31,17 
	12,45 
	0,10 
	1245,06 
	2,72 

	13-03-001-20
	      органосиликатной композицией ОС-51-03, последующий слой
	1245,68 
	31,17 
	12,45 
	0,10 
	1202,06 
	2,72 

	Таблица 13-03-002. Огрунтовка металлических поверхностей 

   

	
	Измеритель: 100 м2 окрашиваемой поверхности

	
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз:

	13-03-002-01
	      грунтовкой ХС-068
	600,42 
	44,92 
	10,36 
	0,10 
	545,14 
	3,92 

	13-03-002-02
	      грунтовкой ФЛ-03К
	416,09 
	59,21 
	9,49 
	0,10 
	347,39 
	5,31 

	13-03-002-03
	      грунтовкой ХС-059
	579,00 
	59,43 
	10,36 
	0,10 
	509,21 
	5,33 

	13-03-002-04
	      грунтовкой ГФ-021
	342,73 
	59,21 
	9,49 
	0,10 
	274,03 
	5,31 

	13-03-002-05
	      грунтовкой ГФ-0119
	342,87 
	59,21 
	9,49 
	0,10 
	274,17 
	5,31 

	13-03-002-06
	      грунтовкой ГФ-0163
	265,65 
	59,21 
	9,49 
	0,10 
	196,95 
	5,31 

	13-03-002-07
	      грунтовкой ВЛ-02
	815,52 
	44,92 
	10,36 
	0,10 
	760,24 
	3,92 

	13-03-002-08
	      грунтовкой ВЛ-023
	596,74 
	44,92 
	9,49 
	0,10 
	542,33 
	3,92 

	13-03-002-09
	      грунтовкой АК-070
	990,51 
	44,92 
	10,36 
	0,10 
	935,23 
	3,92 

	13-03-002-10
	      грунтовкой ЭП-057
	1312,73 
	45,15 
	11,23 
	0,10 
	1256,35 
	3,94 

	13-03-002-11
	      грунт-шпатлевкой ЭП-0010
	768,22 
	53,17 
	9,49 
	0,10 
	705,56 
	4,64 

	13-03-002-12
	      грунтовкой ЭП-0259
	1108,26 
	53,17 
	9,49 
	0,10 
	1045,60 
	4,64 

	13-03-002-13
	      грунтовкой ЭП-0199
	838,52 
	53,17 
	9,49 
	0,10 
	775,86 
	4,64 

	13-03-002-14
	      грунтовкой ЭД-20
	1486,40 
	80,03 
	11,23 
	0,10 
	1395,14 
	7,6 

	13-03-002-15
	      лаком БТ-577
	149,89 
	44,81 
	11,23 
	0,10 
	93,85 
	3,91 

	13-03-002-16
	      грунтовкой «Унигрэм»
	781,97 
	53,17 
	9,49 
	0,10 
	719,31 
	4,64 

	Таблица 13-03-003. Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей 

   

	
	Измеритель: 100 м2 окрашиваемой поверхности

	
	Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей:

	13-03-003-01
	      лаком ХВ-784
	781,62 
	30,78 
	7,15 
	0,10 
	743,69 
	3,24 

	13-03-003-02
	      лаком БТ-577
	159,49 
	56,62 
	7,15 
	0,10 
	95,72 
	5,96 

	13-03-003-03
	      краской БТ-177 серебристой
	247,43 
	34,87 
	12,27 
	0,10 
	200,29 
	3,67 

	13-03-003-04
	      эмалью ХС-759
	803,97 
	30,78 
	6,28 
	0,10 
	766,91 
	3,24 

	13-03-003-05
	      эмалью ХВ-785
	820,68 
	30,59 
	7,15 
	0,10 
	782,94 
	3,22 

	13-03-003-06
	      эмалью ХВ-124
	745,62 
	30,78 
	7,15 
	0,10 
	707,69 
	3,24 

	13-03-003-07
	      эмалью ХВ-125
	777,60 
	30,88 
	7,15 
	0,10 
	739,57 
	3,25 

	13-03-003-08
	      эмалью ЭП-773
	255,75 
	30,97 
	6,28 
	0,10 
	218,50 
	3,26 

	13-03-003-09
	      эмалью ЭП-1236
	2133,70 
	70,78 
	8,02 
	0,10 
	2054,90 
	7,45 

	13-03-003-10
	      эмалью ЭП-1294
	1068,26 
	30,97 
	6,28 
	0,10 
	1031,01 
	3,26 

	13-03-003-11
	      грунт-шпатлевкой ЭП-0010
	753,97 
	44,08 
	6,28 
	0,10 
	703,61 
	4,64 

	13-03-003-12
	      органосиликатной композицией ОС-51-03
	1118,02 
	24,13 
	11,23 
	0,10 
	1082,66 
	2,54 

	13-03-003-13
	      органосиликатной композицией ОС-12-03
	1227,81 
	24,13 
	11,23 
	0,10 
	1192,45 
	2,54 

	13-03-003-14
	      лаком ХП-734
	1029,33 
	70,78 
	7,15 
	0,10 
	951,40 
	7,45 

	13-03-003-15
	      эмалью ХП-799
	837,91 
	30,78 
	7,15 
	0,10 
	799,98 
	3,24 

	13-03-003-16
	      эмалью ХП-7120
	387,74 
	30,78 
	7,15 
	0,10 
	349,81 
	3,24 

	13-03-003-17
	      эмалью ФЛ-412
	1229,41 
	30,78 
	7,15 
	0,10 
	1191,48 
	3,24 

	13-03-003-18
	      эмалью «Эпобен»
	2582,53 
	70,78 
	11,23 
	0,10 
	2500,52 
	7,45 

	13-03-003-19
	      эмалью ХС-436
	1238,35 
	30,78 
	19,65 
	0,10 
	1187,92 
	3,24 

	13-03-003-20
	      эмалью ХВ-7141
	689,92 
	30,78 
	6,28 
	0,10 
	652,86 
	3,24 

	13-03-003-21
	      эмалью ПФ-133
	311,76 
	51,11 
	6,28 
	0,10 
	254,37 
	5,38 

	13-03-003-22
	      эмалью «Эповин»
	2951,76 
	70,78 
	11,23 
	0,10 
	2869,75 
	7,45 

	Таблица 13-03-004. Окраска металлических огрунтованных поверхностей 

   

	
	Измеритель: 100 м2 окрашиваемой поверхности

	
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей:

	13-03-004-01
	      эмалью ХС-436
	1226,61 
	26,41 
	16,89 
	0,10 
	1183,31 
	2,78 

	13-03-004-02
	      эмалью ХС-759
	772,75 
	23,94 
	7,15 
	0,10 
	741,66 
	2,52 

	13-03-004-03
	      эмалью ХВ-7141
	454,17 
	24,13 
	9,49 
	0,10 
	420,55 
	2,54 

	13-03-004-04
	      эмалью ХВ-1120
	901,35 
	23,28 
	7,15 
	0,10 
	870,92 
	2,45 

	13-03-004-05
	      эмалью ХВ-785
	813,56 
	23,47 
	7,15 
	0,10 
	782,94 
	2,47 

	13-03-004-06
	      эмалью ХВ-124
	738,31 
	23,47 
	7,15 
	0,10 
	707,69 
	2,47 

	13-03-004-07
	      эмалью ХВ-125
	770,19 
	23,47 
	7,15 
	0,10 
	739,57 
	2,47 

	13-03-004-08
	      лаком ХВ-784
	749,73 
	23,56 
	7,15 
	0,10 
	719,02 
	2,48 

	13-03-004-09
	      эмалью ЭП-773
	255,63 
	23,47 
	9,49 
	0,10 
	222,67 
	2,47 

	13-03-004-10
	      эмалью ЭП-1236
	2069,75 
	44,08 
	8,02 
	0,10 
	2017,65 
	4,64 

	13-03-004-11
	      эмалью ЭП-1294
	1062,90 
	30,97 
	6,28 
	0,10 
	1025,65 
	3,26 

	13-03-004-12
	      грунт-шпатлевкой ЭП-0010
	740,28 
	44,08 
	6,28 
	0,10 
	689,92 
	4,64 

	13-03-004-13
	      эмалью ЭП-5116
	431,35 
	36,39 
	9,49 
	0,10 
	385,47 
	3,83 

	13-03-004-14
	      эмалью ЭП-140
	385,40 
	23,56 
	9,49 
	0,10 
	352,35 
	2,48 

	13-03-004-15
	      органосиликатной композицией ОС-51-03
	1118,02 
	24,13 
	11,23 
	0,10 
	1082,66 
	2,54 

	13-03-004-16
	      органосиликатной композицией ОС-12-01
	804,52 
	24,13 
	11,23 
	0,10 
	769,16 
	2,54 

	13-03-004-17
	      органосиликатной композицией ОС-12-03
	1227,81 
	24,13 
	11,23 
	0,10 
	1192,45 
	2,54 

	13-03-004-18
	      эмалью ВЛ-515
	771,44 
	23,47 
	7,15 
	0,10 
	740,82 
	2,47 

	13-03-004-19
	      эмалью ХП-7120
	318,29 
	30,78 
	7,15 
	0,10 
	280,36 
	3,24 

	13-03-004-20
	      эмалью ХП-799
	830,60 
	23,47 
	7,15 
	0,10 
	799,98 
	2,47 

	13-03-004-21
	      эмалью КО-811
	1449,63 
	23,09 
	6,28 
	0,10 
	1420,26 
	2,43 

	13-03-004-22
	      эмалью КО-88
	1071,85 
	23,28 
	6,28 
	0,10 
	1042,29 
	2,45 

	13-03-004-23
	      краской БТ-177 серебристой
	239,92 
	27,36 
	12,27 
	0,10 
	200,29 
	2,88 

	13-03-004-24
	      пастой огнезащитной ВПМ-2
	12724,72 
	1008,90 
	251,63 
	9,18 
	11464,19 
	106,2 

	13-03-004-25
	      эмалью ФЛ-412
	1050,69 
	30,78 
	7,15 
	0,10 
	1012,76 
	3,24 

	13-03-004-26
	      эмалью ПФ-115
	350,65 
	36,39 
	6,28 
	0,10 
	307,98 
	3,83 

	Таблица 13-03-005. Шпатлевка поверхностей 

   

	
	Измеритель: 100 м2 шпатлюемой поверхности

	
	Шпатлевка поверхностей:

	13-03-005-01
	      силикатной шпатлевкой, толщина слоя 3 мм
	1838,22 
	575,34 
	95,50 
	30,57 
	1167,38 
	53,82 

	13-03-005-02
	      на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к расценке 13-03-005-01
	528,81 
	111,07 
	30,95 
	10,19 
	386,79 
	10,39 

	13-03-005-03
	      силикатной шпатлевкой толщиной слоя 30 мм по арматурной сетке
	18740,16 
	3155,69 
	541,05 
	306,74 
	15043,42 
	295,2 

	13-03-005-04
	      составом на основе смолы ЭД-20 (ЭД-16) толщиной слоя 1 мм
	12458,98 
	538,88 
	65,29 
	30,98 
	11854,81 
	53,46 

	13-03-005-05
	      эпоксидной шпатлевкой ЭП-0010 толщиной слоя 2 мм
	9367,85 
	846,20 
	72,95 
	40,46 
	8448,70 
	84,96 

	13-03-005-06
	      замазкой «Арзамит-5»
	16669,80 
	1142,12 
	116,88 
	40,76 
	15410,80 
	106,84 

	Раздел 4. ГУММИРОВАНИЕ (ОБКЛАДКА ЛИСТОВЫМИ РЕЗИНАМИ И ЖИДКИМИ РЕЗИНОВЫМИ СМЕСЯМИ) 

   

	Таблица 13-04-001. Обкладка оборудования и труб диаметром более 500 мм 

   

	
	Измеритель: 1 м2 обкладываемой поверхности

	
	Обкладка оборудования и труб диаметром более 500 мм:

	13-04-001-01
	      полуэбонитом 1751-7 в 3 слоя на клее 2572-1
	215,62 
	41,40 
	10,28 
	3,47 
	163,94 
	3,45 

	13-04-001-02
	      полуэбонитом ИРП-1394-1 в 2 слоя по подслою полуэбонита ИРП-1395-1 на клее 2572-1
	220,97 
	37,92 
	11,60 
	4,00 
	171,45 
	3,45 

	13-04-001-03
	      полуэбонитом 51-1629 в три слоя на клее 2572-1
	235,36 
	37,92 
	9,76 
	3,26 
	187,68 
	3,45 

	13-04-001-04
	      эбонитом 51-1626 в 3 слоя на клее 2572-1
	281,54 
	37,92 
	12,13 
	4,21 
	231,49 
	3,45 

	13-04-001-05
	      эбонитом 51-1627 в 3 слоя на клее 2572-1
	290,72 
	37,92 
	12,13 
	4,21 
	240,67 
	3,45 

	13-04-001-06
	      эбонитом 51-1626 в 2 слоя по подслою полуэбонита ИРП-1395-1 на клее 2572-1
	190,83 
	37,92 
	11,60 
	4,00 
	141,31 
	3,45 

	13-04-001-07
	      полуэбонитом 60-344 в 3 слоя на клее 2572-1
	249,67 
	37,92 
	10,81 
	3,69 
	200,94 
	3,45 

	13-04-001-08
	      резиной ИРП-1390-6 в 2 слоя по подслою эбонита 51-1627 с креплением к металлу клеем 2572-1 и дублированием клеем 4508
	295,34 
	36,60 
	10,28 
	3,47 
	248,46 
	3,33 

	13-04-001-09
	      резиной ИРП-1390-6 в 2 слоя по подслою полуэбонита 1751-7 с креплением к металлу клеем 2572-1 и дублированием клеем 4508
	268,81 
	36,60 
	9,49 
	3,16 
	222,72 
	3,33 

	Таблица 13-04-002. Обкладка трубопроводов диаметром до 500 мм 

   

	
	Измеритель: 1 м2 обкладываемой поверхности

	
	Обкладка трубопроводов диаметром до 500 мм:

	13-04-002-01
	      резиной 60-341 в 2 слоя через подслой полуэбонита 60-344 с креплением к металлу клеем 2572-1 и дублированием клеем 4508
	337,01 
	64,86 
	9,23 
	3,05 
	262,92 
	6,16 

	13-04-002-02
	      резиной 60-341 в 2 слоя через подслой эбонита 51-1627 с креплением к металлу клеем 2572-1 и дублированием клеем 4508
	341,15 
	64,86 
	9,23 
	3,05 
	267,06 
	6,16 

	13-04-002-03
	      эбонитом 51-1627 в 2 слоя на клее 2572-1
	221,96 
	57,70 
	7,12 
	2,21 
	157,14 
	5,48 

	13-04-002-04
	      эбонитом 51-1627 в 3 слоя на клее 2572-1
	311,44 
	67,18 
	9,23 
	3,05 
	235,03 
	6,38 

	13-04-002-05
	      эбонитом 51-1626 в 3 слоя на клее 2572-1
	302,25 
	67,18 
	9,23 
	3,05 
	225,84 
	6,38 

	13-04-002-06
	      резиной 2566-10 в 2 слоя через подслой полуэбонита 60-344 с креплением к металлу клеем 2572-1 и дублированием клеем 4508
	353,11 
	67,70 
	9,23 
	3,05 
	276,18 
	6,16 

	13-04-002-07
	      резиной 2566-10 в 2 слоя через подслой эбонита 51-1627 с креплением к металлу клеем 2572-1 и дублированием клеем 4508
	368,26 
	67,70 
	9,23 
	3,05 
	291,33 
	6,16 

	13-04-002-08
	      полуэбонитом ИРП-1391-8 в 3 слоя на клее 2572-1
	240,43 
	70,12 
	9,23 
	3,05 
	161,08 
	6,38 

	13-04-002-09
	      эбонитом 51-1627 в 2 слоя через подслой полуэбонита ИРП-1395-1 на клее 2572-1
	298,44 
	70,12 
	9,23 
	3,05 
	219,09 
	6,38 

	13-04-002-10
	      полуэбонитом ИРП-1394-1 в 2 слоя через подслой полуэбонита ИРП 1395-1 на клее 2572-1
	269,04 
	70,12 
	9,23 
	3,05 
	189,69 
	6,38 

	13-04-002-11
	      полуэбонитом 51-1629 в 3 слоя на клее 2572-1
	288,83 
	70,12 
	9,23 
	3,05 
	209,48 
	6,38 

	13-04-002-12
	      резиной ИРП-1390-6 в 2 слоя через подслой полуэбонита ИРП-1391-8 на клее 2572-1
	323,89 
	70,12 
	9,23 
	3,05 
	244,54 
	6,38 

	13-04-002-13
	      резиной ИРП-1390-6 в 3 слоя на клее 2572-1
	362,12 
	67,70 
	9,23 
	3,05 
	285,19 
	6,16 

	Таблица 13-04-003. Обкладка мелких изделий площадью до 0,1 м2 

   

	
	Измеритель: 1 м2 обкладываемой поверхности

	
	Обкладка мелких изделий площадью до 0,1 м2:

	13-04-003-01
	      резиной 60-341 в 2 слоя через подслой эбонита 51-1627 с креплением к металлу клеем 2572 и дублированием клеем 4508
	915,84 
	329,96 
	9,23 
	3,05 
	576,65 
	28,42 

	13-04-003-02
	      эбонитом 51-1627 в 2 слоя на клее 2572-1
	704,32 
	323,57 
	9,23 
	3,05 
	371,52 
	27,87 

	13-04-003-03
	      эбонитом 51-1627 в 3 слоя на клее 2572-1
	860,86 
	329,96 
	9,23 
	3,05 
	521,67 
	28,42 

	13-04-003-04
	      резиной 60-341 в 2 слоя через подслой полуэбонита 60-344 с креплением к металлу клеем 2572 и дублированием клеем 4508
	886,42 
	329,96 
	9,23 
	3,05 
	547,23 
	28,42 

	13-04-003-05
	      полуэбонитом 60-344 в 2 слоя на клее 2572-1
	645,70 
	323,57 
	9,23 
	3,05 
	312,90 
	27,87 

	13-04-003-06
	      полуэбонитом 60-344 в 3 слоя на клее 2572-1
	772,81 
	329,96 
	9,23 
	3,05 
	433,62 
	28,42 

	Таблица 13-04-004. Вулканизация резиновой обкладки 

   

	
	Измеритель: 1 м2 вулканизируемой поверхности

	
	Вулканизация резиновой обкладки:

	13-04-004-01
	      в котле под давлением продолжительностью процесса 6,5 час
	165,61 
	6,48 
	159,13 
	67,61 
	0,00 
	0,5 

	13-04-004-02
	      в котле под давлением продолжительностью процесса 4,1 час
	109,17 
	6,48 
	102,69 
	43,63 
	0,00 
	0,5 

	13-04-004-03
	      открытым способом продолжительностью процесса 26 час
	25,53 
	25,53 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	1,97 

	Таблица 13-04-005. Гуммирование из растворов 

   

	
	Измеритель: 1 м2 гуммируемой поверхности

	
	Гуммирование из растворов:

	13-04-005-01
	      с нанесением герметика У-30М толщиной 1,5 мм
	133,05 
	28,88 
	2,84 
	0,20 
	101,33 
	2,52 

	13-04-005-02
	      с нанесением герметика марки 51-Г-10 толщиной 1,5 мм
	174,57 
	30,14 
	5,21 
	0,71 
	139,22 
	2,63 

	13-04-005-03
	      с нанесением гуммировочного состава Полан-2М толщиной 3 мм
	316,01 
	11,46 
	1,85 
	0,10 
	302,70 
	1 

	Раздел 5. ОКЛЕЕЧНЫЕ ПОКРЫТИЯ 

   

	Таблица 13-05-001. Оклейка металлической поверхности полиизобутиленовыми пластинами толщиной 2,5 мм на клее 88-СА 

   

	
	Измеритель: 1 м2 оклеиваемой поверхности

	
	Оклейка металлической поверхности полиизобутиленовыми пластинами толщиной 2,5 мм на клее 88-СА:

	13-05-001-01
	      с пастой в 1 слой
	195,80 
	26,96 
	1,85 
	0,10 
	166,99 
	2,56 

	13-05-001-02
	      с пастой в 2 слоя
	347,32 
	53,81 
	1,85 
	0,10 
	291,66 
	5,11 

	13-05-001-03
	      со сваркой листов в 1 слой
	222,98 
	55,17 
	5,63 
	0,10 
	162,18 
	5,02 

	13-05-001-04
	      со сваркой листов в 2 слоя
	375,39 
	79,13 
	9,42 
	0,10 
	286,84 
	7,2 

	Таблица 13-05-002. Оклейка бетонной поверхности полиизобутиленовыми пластинами толщиной 2,5 мм 

   

	
	Измеритель: 1 м2 оклеиваемой поверхности

	
	Оклейка бетонной поверхности полиизобутиленовыми пластинами толщиной 2,5 мм:

	13-05-002-01
	      на клее 88-СА с пастой в 1 слой
	200,82 
	27,06 
	1,85 
	0,10 
	171,91 
	2,57 

	13-05-002-02
	      на клее 88-СА с пастой в 2 слоя
	356,86 
	53,81 
	1,85 
	0,10 
	301,20 
	5,11 

	13-05-002-03
	      на клее 88-СА со сваркой листов в 1 слой
	228,12 
	55,39 
	5,63 
	0,10 
	167,10 
	5,04 

	13-05-002-04
	      на клее 88-СА со сваркой листов в 2 слоя
	385,38 
	79,57 
	9,42 
	0,10 
	296,39 
	7,24 

	13-05-002-05
	      на битуме в 1 слой
	185,72 
	27,48 
	1,85 
	0,10 
	156,39 
	2,61 

	13-05-002-06
	      на битуме в 2 слоя
	352,24 
	55,39 
	1,85 
	0,10 
	295,00 
	5,26 

	Таблица 13-05-003. Оклейка поверхностей стеклотканью 

   

	
	Измеритель: 1 м2 оклеиваемой поверхности

	
	Оклейка поверхностей стеклотканью:

	13-05-003-01
	      на эпоксидной шпатлевке в 1 слой по металлической поверхности
	157,00 
	15,18 
	2,10 
	0,30 
	139,72 
	1,42 

	13-05-003-02
	      на эпоксидной шпатлевке в 1 слой по бетонной поверхности
	163,87 
	15,61 
	2,10 
	0,30 
	146,16 
	1,46 

	13-05-003-03
	      на нефтебитуме, первый слой
	49,19 
	13,26 
	1,97 
	0,20 
	33,96 
	1,24 

	13-05-003-04
	      на нефтебитуме, последующие слои
	41,65 
	9,09 
	1,97 
	0,20 
	30,59 
	0,85 

	13-05-003-05
	      на эпоксидной смоле ЭД-20, первый слой
	165,13 
	19,51 
	3,22 
	0,50 
	142,40 
	1,8 

	13-05-003-06
	      на эпоксидной смоле ЭД-20, последующие слои
	88,55 
	14,85 
	1,97 
	0,20 
	71,73 
	1,37 

	Таблица 13-05-004. Оклейка поверхностей поливинилхлоридным пластикатом 

   

	
	Измеритель: 100 м2 оклеиваемой поверхности

	
	Оклейка поверхностей поливинилхлоридным пластикатом:

	13-05-004-01
	      на клее 88-СА толщиной слоя 3 мм
	14886,88 
	2417,80 
	32,14 
	0,10 
	12436,94 
	220 

	13-05-004-02
	      на клее 88-СА толщиной слоя 4 мм
	17964,28 
	2417,80 
	40,92 
	0,10 
	15505,56 
	220 

	Таблица 13-05-005. Оклейка поверхностей листовым асбестом толщиной 5 мм на силикатной замазке 

   

	
	Измеритель: 1 м2 оклеиваемой поверхности

	13-05-005-01
	Оклейка поверхностей листовым асбестом толщиной 5 мм на силикатной замазке
	69,29 
	2,53 
	1,97 
	0,20 
	64,79 
	0,24 

	Раздел 6. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 

   

	Таблица 13-06-001. Очистка металлическим песком внутренней поверхности оборудования и труб 

   

	
	Измеритель: 1 м2 очищаемой поверхности

	
	Очистка металлическим песком внутренней поверхности оборудования и труб:

	13-06-001-01
	      диаметром более 500 мм
	98,17 
	3,48 
	46,95 
	3,73 
	47,74 
	0,39 

	13-06-001-02
	      диаметром менее 500 мм и мелких изделий
	113,08 
	4,73 
	60,61 
	4,94 
	47,74 
	0,53 

	13-06-001-03
	      диаметром более 500 мм со снятием окалины площадью до 50% очищаемой поверхности
	118,67 
	4,20 
	56,79 
	4,54 
	57,68 
	0,47 

	13-06-001-04
	      диаметром более 500 мм со снятием окалины площадью более 50% очищаемой поверхности
	148,67 
	5,18 
	71,01 
	5,65 
	72,48 
	0,58 

	Таблица 13-06-002. Очистка кварцевым песком 

   

	
	Измеритель: 1 м2 очищаемой поверхности

	
	Очистка кварцевым песком:

	13-06-002-01
	      сплошных наружных поверхностей
	53,91 
	3,48 
	41,79 
	2,93 
	8,64 
	0,39 

	13-06-002-02
	      решетчатых поверхностей
	64,27 
	6,79 
	47,22 
	3,43 
	10,26 
	0,76 

	Таблица 13-06-003. Очистка поверхности щетками 

   

	
	Измеритель: 1 м2 очищаемой поверхности

	13-06-003-01
	Очистка поверхности щетками
	8,04 
	8,04 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,9 

	Таблица 13-06-004. Обеспыливание поверхности 

   

	
	Измеритель: 1 м2 обеспыливаемой поверхности

	13-06-004-01
	Обеспыливание поверхности
	5,65 
	0,89 
	4,76 
	0,00 
	0,00 
	0,1 

	Раздел 7. ОБЕЗЖИРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ 

   

	Таблица 13-07-001. Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм 

   

	
	Измеритель: 100 м2 обезжириваемой поверхности

	
	Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм:

	13-07-001-01
	      бензином
	238,62 
	83,17 
	2,72 
	0,10 
	152,73 
	9,08 

	13-07-001-02
	      уайт-спиритом
	308,33 
	83,17 
	2,72 
	0,10 
	222,44 
	9,08 

	13-07-001-03
	      этиловым спиртом
	1390,99 
	83,17 
	2,72 
	0,10 
	1305,10 
	9,08 

	Таблица 13-07-002. Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром свыше 500 мм 

   

	
	Измеритель: 100 м2 обезжириваемой поверхности

	
	Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром свыше 500 мм:

	13-07-002-01
	      бензином
	200,70 
	40,76 
	2,72 
	0,10 
	157,22 
	4,45 

	13-07-002-02
	      уайт-спиритом
	272,59 
	40,76 
	2,72 
	0,10 
	229,11 
	4,45 

	13-07-002-03
	      этиловым спиртом
	1389,08 
	40,76 
	2,72 
	0,10 
	1345,60 
	4,45 

	Раздел 8. РАЗНЫЕ РАБОТЫ 

   

	Таблица 13-08-001. Уплотнение штуцеров шнуровым асбестом 

   

	
	Измеритель: 1 шт.

	
	Уплотнение штуцеров шнуровым асбестом:

	13-08-001-01
	      на замазке «Арзамит-5»
	158,25 
	25,47 
	4,82 
	0,40 
	127,96 
	2,35 

	13-08-001-02
	      на силикатной замазке
	56,66 
	25,04 
	1,96 
	0,20 
	29,66 
	2,31 

	13-08-001-03
	      на эпоксидной замазке
	164,60 
	26,88 
	5,44 
	0,91 
	132,28 
	2,48 

	Таблица 13-08-002. Защита штуцеров вкладышами на силикатной замазке 

   

	
	Измеритель: 1 штуцер

	
	Защита штуцеров вкладышами на силикатной замазке:

	13-08-002-01
	      керамическими
	76,01 
	32,74 
	3,82 
	0,30 
	39,45 
	3,02 

	13-08-002-02
	      винипластовыми
	168,76 
	32,74 
	2,95 
	0,30 
	133,07 
	3,02 

	13-08-002-03
	      дунитовыми
	151,39 
	32,74 
	3,82 
	0,30 
	114,83 
	3,02 

	13-08-002-04
	      фарфоровыми
	162,44 
	32,74 
	2,95 
	0,30 
	126,75 
	3,02 

	Таблица 13-08-003. Защита штуцеров вкладышами на замазке «Арзамит-5» 

   

	
	Измеритель: 1 шт.

	
	Защита штуцеров вкладышами на замазке «Арзамит-5»:

	13-08-003-01
	      керамическими
	203,99 
	33,28 
	4,07 
	0,50 
	166,64 
	3,07 

	13-08-003-02
	      графитовыми
	400,50 
	33,28 
	4,07 
	0,50 
	363,15 
	3,07 

	13-08-003-03
	      дунитовыми
	279,60 
	33,39 
	4,20 
	0,61 
	242,01 
	3,08 

	13-08-003-04
	      фарфоровыми
	291,53 
	33,39 
	4,20 
	0,61 
	253,94 
	3,08 

	13-08-003-05
	      из пропитанного графитопласта
	276,36 
	33,28 
	4,20 
	0,61 
	238,88 
	3,07 

	Таблица 13-08-004. Разделка швов футеровки замазкой «Арзамит-5» 

   

	
	Измеритель: 1 м2 разделываемой поверхности

	
	Разделка швов футеровки замазкой «Арзамит-5» при укладке:

	13-08-004-01
	      плитки кислотоупорной керамической, глубина заполнения швов 15 мм
	57,28 
	21,76 
	2,08 
	0,30 
	33,44 
	1,98 

	13-08-004-02
	      кирпича кислотоупорного плашмя, глубина заполнения швов 20 мм
	92,96 
	21,76 
	2,08 
	0,30 
	69,12 
	1,98 

	13-08-004-03
	      кирпича кислотоупорного на ребро, глубина заполнения швов 20 мм
	130,02 
	27,26 
	3,08 
	0,40 
	99,68 
	2,48 

	13-08-004-04
	      кирпича кислотоупорного в кирпич, глубина заполнения швов 20 мм
	164,26 
	37,81 
	3,20 
	0,50 
	123,25 
	3,44 

	Таблица 13-08-005. Разделка швов футеровки эпоксидной замазкой 

   

	
	Измеритель: 1 м2 разделываемой поверхности

	
	Разделка швов футеровки эпоксидной замазкой при укладке:

	13-08-005-01
	      плитки кислотоупорной керамической, глубина заполнения швов 15 мм
	58,98 
	23,30 
	2,33 
	0,50 
	33,35 
	2,12 

	13-08-005-02
	      кирпича кислотоупорного плашмя, глубина заполнения швов 20 мм
	102,33 
	27,39 
	4,20 
	0,61 
	70,74 
	2,39 

	13-08-005-03
	      кирпича кислотоупорного на ребро, глубина заполнения швов 20 мм
	149,62 
	43,09 
	4,45 
	0,81 
	102,08 
	3,76 

	Таблица 13-08-006. Искусственная сушка лакокрасочных покрытий 

   

	
	Измеритель: 100 м2 поверхности

	13-08-006-01
	Искусственная сушка лакокрасочных покрытий
	55,78 
	15,18 
	40,60 
	0,00 
	0,00 
	1,7 

	Таблица 13-08-007. Проверка качества резинового покрытия дефектоскопом 

   

	
	Измеритель: 100 м2 поверхности

	13-08-007-01
	Проверка качества резинового покрытия
	20,79 
	20,79 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	2,27 

	Таблица 13-08-008. Окисловка швов футеровки на силикатной замазке 

   

	
	Измеритель: 100 м2 шва

	13-08-008-01
	Окисловка швов футеровки на силикатной замазке
	173,81 
	93,33 
	0,87 
	0,00 
	79,61 
	9,37 

	Таблица 13-08-009. Шлифовка бетонных поверхностей 

   

	
	Измеритель: 100 м2 шлифуемой поверхности

	13-08-009-01
	Шлифовка бетонных поверхностей
	1014,79 
	760,38 
	248,01 
	21,09 
	6,40 
	80,04 

	Таблица 13-08-010. Посыпка мастичного или лакокрасочного лицевого слоя кварцевым песком 

   

	
	Измеритель: 1 м2 поверхности

	13-08-010-01
	Посыпка мастичного или лакокрасочного лицевого слоя кварцевым песком
	5,62 
	1,79 
	2,72 
	0,10 
	1,11 
	0,2 

	Таблица 13-08-011. Испытание на непроницаемость полиизобутиленового покрытия наливом воды 

   

	
	Измеритель: 1 м3 воды

	13-08-011-01
	Испытание на непроницаемость полиизобутиленового покрытия наливом воды
	8,51 
	6,07 
	0,00 
	0,00 
	2,44 
	0,68 

	Таблица 13-08-012. Устройство и разборка инвентарных трубчатых лесов внутри аппаратов 

   

	
	Измеритель: 100 м2 вертикальной проекции лесов

	13-08-012-01
	Устройство и разборка инвентарных трубчатых лесов внутри аппаратов высотой до 20 м
	2226,97 
	555,15 
	198,34 
	0,00 
	1473,48 
	61,41 

	13-08-012-02
	На каждые 2 м изменения высоты лесов добавлять или исключать к расценке 13-08-012-01
	267,45 
	55,51 
	25,23 
	0,00 
	186,71 
	6,14 

	Раздел 9. МЕТАЛЛИЗАЦИОННЫЕ ПОКРЫТИЯ 

   

	Таблица 13-09-001. Металлизация при производстве работ на строительно-монтажной площадке и в мастерских алюминиевой проволокой диаметром до 1,8 мм 

   

	
	Измеритель: 1 м2 покрытия

	
	Металлизация при производстве работ на строительно-монтажной площадке алюминиевой проволокой диаметром до 1,8 мм:

	13-09-001-01
	      плоских наружных поверхностей
	51,57 
	8,94 
	23,98 
	6,89 
	18,65 
	0,78 

	13-09-001-02
	      криволинейных наружных поверхностей
	64,99 
	13,29 
	33,05 
	9,91 
	18,65 
	1,16 

	13-09-001-03
	      металлоконструкций решетчатых
	155,06 
	31,63 
	77,23 
	23,74 
	46,20 
	2,76 

	13-09-001-04
	      внутренних поверхностей емкостей
	68,29 
	14,33 
	35,31 
	10,67 
	18,65 
	1,25 

	13-09-001-05
	      наружных сварных монтажных швов
	83,57 
	13,64 
	36,30 
	10,42 
	33,63 
	1,19 

	13-09-001-06
	      внутренних сварных монтажных швов
	89,18 
	15,47 
	40,08 
	11,67 
	33,63 
	1,35 

	13-09-001-07
	      мелких деталей
	91,92 
	14,78 
	38,57 
	11,17 
	38,57 
	1,29 

	13-09-001-08
	      трубопроводов (поворотное положение) диаметром до 100 мм
	91,80 
	14,78 
	38,57 
	11,17 
	38,45 
	1,29 

	13-09-001-09
	      трубопроводов (поворотное положение) диаметром до 500 мм
	79,05 
	12,49 
	33,27 
	9,41 
	33,29 
	1,09 

	13-09-001-10
	      трубопроводов (поворотное положение) диаметром свыше 500 мм
	68,97 
	11,12 
	29,38 
	8,40 
	28,47 
	0,97 

	13-09-001-11
	      стыков сварных трубопроводов диаметром до 100 мм
	117,02 
	20,63 
	55,07 
	15,65 
	41,32 
	1,8 

	13-09-001-12
	      стыков сварных трубопроводов диаметром до 500 мм
	99,86 
	17,76 
	45,37 
	13,43 
	36,73 
	1,55 

	13-09-001-13
	      стыков сварных трубопроводов диаметром свыше 500 мм
	86,98 
	14,78 
	38,57 
	11,17 
	33,63 
	1,29 

	13-09-001-14
	Металлизация плоских поверхностей при производстве работ в мастерской алюминиевой проволокой диаметром до 1,8 мм
	36,29 
	4,24 
	13,40 
	3,37 
	18,65 
	0,37 

	13-09-001-15
	Металлизация мелких деталей при производстве работ в мастерской алюминиевой проволокой диаметром до 1,8 мм
	76,12 
	10,66 
	26,89 
	8,15 
	38,57 
	0,93 

	Раздел 10. НАНЕСЕНИЕ ЛИЦЕВОГО ПОКРЫТИЯ ПРИ УСТРОЙСТВЕ МОНОЛИТНОГО ПОЛА В ПОМЕЩЕНИЯХ С АГРЕССИВНЫМИ СРЕДАМИ 

   

	Таблица 13-10-001. Нанесение лицевого покрытия при устройстве монолитного пола в помещениях с агрессивными средами 

   

	
	Измеритель: 100 м2 поверхности

	
	Нанесение лицевого покрытия при устройстве монолитного пола в помещениях с агрессивными средами:

	13-10-001-01
	      толщиной 1 мм
	5769,18 
	636,05 
	74,01 
	35,92 
	5059,12 
	63,1 

	13-10-001-02
	      толщиной 2 мм
	11164,83 
	954,27 
	92,32 
	47,93 
	10118,24 
	94,67 

	13-10-001-03
	      толщиной 3 мм
	16561,41 
	1273,41 
	110,64 
	59,93 
	15177,36 
	126,33 
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