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Часть 14. Конструкции в сельском хозяйстве

	Номера

расценок
	Наименование и характеристика

строительных работ и конструкций
	Прямые

затраты,

руб.
	В том числе, руб.
	Затраты

труда

рабочих,

чел.-ч.

	
	
	
	оплата

труда

рабочих
	эксплуатация машин
	материалы
	

	Коды

неучтенных

материалов
	Наименование и характеристика

неучтенных расценками материалов,

единица измерения
	
	
	всего
	в т.ч.

оплата

труда

машинистов
	расход

неучтенных

материалов
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Раздел 1. ЗДАНИЯ ЖИВОТНОВОДЧЕСКИЕ 

   

	Таблица 14-01-001. Устройство деревянного надцокольного пояса 

   

	
	Измеритель: 100 м

	14-01-001-01
	Устройство деревянного надцокольного пояса
	13398,95 
	1169,83 
	79,40 
	0,00 
	12149,72 
	131 

	Таблица 14-01-002. Устройство стен из асбестоцементных облегченных панелей 

   

	
	Измеритель: 100 м2 стен

	14-01-002-01
	Устройство стен из асбестоцементных облегченных панелей
	14611,13 
	954,91 
	1728,30 
	178,72 
	11927,92 
	102,9 

	Таблица 14-01-003. Установка деревянных клееных трехшарнирных арок 

   

	
	Измеритель: 1 арка

	
	Установка деревянных клееных трехшарнирных арок пролетом:

	14-01-003-01
	      9 м
	386,17 
	162,49 
	221,52 
	25,75 
	2,16 
	16,7 

	(203-0412)
	  Прямолинейные клееные конструкции постоянного сечения на клею КБ-3, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	14-01-003-02
	      12 м
	396,47 
	164,44 
	229,87 
	26,15 
	2,16 
	16,9 

	(203-0412)
	  Прямолинейные клееные конструкции постоянного сечения на клею КБ-3, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	14-01-003-03
	      18 м
	547,56 
	216,01 
	329,39 
	35,91 
	2,16 
	22,2 

	(203-0412)
	  Прямолинейные клееные конструкции постоянного сечения на клею КБ-3, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	Таблица 14-01-004. Установка металлодеревянных треугольных клееных ферм 

   

	
	Измеритель: 1 ферма

	
	Установка металлодеревянных треугольных клееных ферм пролетом:

	14-01-004-01
	      12 м
	312,91 
	99,70 
	203,10 
	22,09 
	10,11 
	10,01 

	(203-9050)
	  Конструкции ферм, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	14-01-004-02
	      18 м
	405,66 
	131,37 
	264,18 
	27,91 
	10,11 
	13,19 

	(203-9050)
	  Конструкции ферм, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	Таблица 14-01-005. Установка рам сборных железобетонных из двух полурам 

   

	
	Измеритель: 1 рама

	
	Установка рам сборных железобетонных из двух полурам пролетом:

	14-01-005-01
	      12 м
	312,16 
	66,76 
	185,31 
	20,87 
	60,09 
	6,34 

	(403-9020)
	  Конструкции сборные железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	14-01-005-02
	      18 м
	444,82 
	106,35 
	287,97 
	32,25 
	50,50 
	10,1 

	(403-9020)
	  Конструкции сборные железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	14-01-005-03
	      21 м
	499,62 
	112,78 
	334,46 
	37,67 
	52,38 
	10,71 

	(403-9020)
	  Конструкции сборные железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	Таблица 14-01-006. Устройство покрытия из асбестоцементных плит 

   

	
	Измеритель: 100 м2 покрытия

	14-01-006-01
	Устройство покрытия из асбестоцементных плит
	31579,05 
	579,27 
	549,85 
	62,60 
	30449,93 
	61,69 

	(204-9282)
	  Крепежные детали (анкера), (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	Таблица 14-01-007. Устройство каналов навозоудаления 

   

	
	Измеритель: 1 м3 сборных железобетонных конструкций

	
	Устройство каналов навозоудаления:

	14-01-007-01
	      с Г-образным сечением блоков
	292,83 
	55,96 
	79,05 
	6,64 
	157,82 
	6,19 

	(204-9001)
	  Арматура, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(401-0009)
	  Бетон тяжелый, класс В25 (М350), (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(403-9022)
	  Конструкции сборные железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	14-01-007-02
	      с лотковым сечением блоков
	234,64 
	44,94 
	117,82 
	12,06 
	71,88 
	4,73 

	(403-9022)
	  Конструкции сборные железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	Таблица 14-01-008. Устройство монолитных железобетонных каналов навозоудаления 

   

	
	Измеритель: 100 м3 железобетона

	
	Устройство монолитных железобетонных каналов навозоудаления:

	14-01-008-01
	      одноячейковых
	69098,42 
	4631,98 
	2631,66 
	50,27 
	61834,78 
	527,56 

	(204-9001)
	  Арматура, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	14-01-008-02
	      двухячейковых
	66735,55 
	4287,45 
	2759,02 
	84,42 
	59689,08 
	488,32 

	(204-9001)
	  Арматура, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	Таблица 14-01-009. Устройство монолитных бетонных прямоугольных приямков в каналах навозоудаления 

   

	
	Измеритель: 100 м3 бетона

	14-01-009-01
	Устройство монолитных бетонных прямоугольных приямков в каналах навозоудаления
	59647,73 
	3808,94 
	262,31 
	11,92 
	55576,48 
	433,82 

	Таблица 14-01-010. Устройство монолитных бетонных участков в сборных конструкциях каналов навозоудаления 

   

	
	Измеритель: 100 м3 бетона

	14-01-010-01
	Устройство монолитных бетонных участков в сборных конструкциях каналов навозоудаления
	64159,02 
	10523,64 
	301,70 
	16,67 
	53333,68 
	1164,12 

	Таблица 14-01-011. Устройство деревянного открытого прямоугольного канализационного лотка 

   

	
	Измеритель: 1 м3 древесины в конструкции

	14-01-011-01
	Устройство деревянного открытого прямоугольного канализационного лотка
	1236,57 
	88,94 
	90,01 
	0,00 
	1057,62 
	10,5 

	Таблица 14-01-012. Установка решеток перекрытия каналов навозоудаления 

   

	
	Измеритель: 1 м3

	14-01-012-01
	Установка решеток перекрытия каналов навозоудаления
	2890,96 
	80,74 
	274,30 
	32,38 
	2535,92 
	8,7 

	Таблица 14-01-013. Изготовление и настилка деревянных щитов над приямками и каналами навозоудаления 

   

	
	Измеритель: 100 м2 щитов

	14-01-013-01
	Изготовление и настилка деревянных щитов над приямками и каналами навозоудаления
	6729,78 
	363,33 
	170,66 
	9,49 
	6195,79 
	44,04 

	Таблица 14-01-014. Установка трапов бетонных 

   

	
	Измеритель: 1 трап

	
	Установка трапов бетонных размером:

	14-01-014-01
	      200х200 мм
	140,93 
	46,44 
	2,03 
	0,14 
	92,46 
	5,2 

	14-01-014-02
	      450х450 мм с гидравлическим затвором
	628,07 
	202,71 
	10,88 
	0,54 
	414,48 
	22,7 

	Таблица 14-01-015. Устройство вытяжных вентиляционных шахт с индивидуальным ручным открыванием клапана 

   

	
	Измеритель: 100 м2 внутренней поверхности шахты

	
	Устройство вытяжных вентиляционных шахт с индивидуальным ручным открыванием клапана в здании:

	14-01-015-01
	      с совмещенным покрытием, внутреннее сечение шахт 200х200 мм
	36284,72 
	3296,66 
	496,73 
	19,78 
	32491,33 
	382 

	14-01-015-02
	      с совмещенным покрытием, внутреннее сечение шахт 400х400 мм
	26964,44 
	2321,47 
	352,55 
	13,14 
	24290,42 
	269 

	(301-9170)
	  Клапаны, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	14-01-015-03
	      с совмещенным покрытием, внутреннее сечение шахт 600х600 мм
	26477,97 
	2122,98 
	354,00 
	13,55 
	24000,99 
	246 

	(301-9170)
	  Клапаны, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	14-01-015-04
	      с совмещенным покрытием, внутреннее сечение шахт 1000х1000 мм
	25369,30 
	2002,16 
	323,23 
	11,92 
	23043,91 
	232 

	(301-9170)
	  Клапаны, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	14-01-015-05
	      с чердачным перекрытием, внутреннее сечение шахт 200х200 мм
	31743,27 
	3201,73 
	416,04 
	16,80 
	28125,50 
	371 

	14-01-015-06
	      с чердачным перекрытием, внутреннее сечение шахт 400х400 мм
	28725,50 
	2718,45 
	397,06 
	16,40 
	25609,99 
	315 

	(301-9170)
	  Клапаны, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	14-01-015-07
	      с чердачным перекрытием, внутреннее сечение шахт 600х600 мм
	25974,78 
	2476,81 
	344,34 
	13,82 
	23153,63 
	287 

	(301-9170)
	  Клапаны, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	14-01-015-08
	      с чердачным перекрытием, внутреннее сечение шахт 1000х1000 мм
	24668,01 
	2304,21 
	319,70 
	12,60 
	22044,10 
	267 

	(301-9170)
	  Клапаны, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	Таблица 14-01-016. Установка кормушек из сборного железобетона для крупного рогатого скота 

   

	
	Измеритель: 1 м3

	14-01-016-01
	Установка кормушек из сборного железобетона для крупного рогатого скота
	533,13 
	181,23 
	287,23 
	30,89 
	64,67 
	19,3 

	(403-9022)
	  Конструкции сборные железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	Таблица 14-01-017. Изготовление и установка ограждения боксов из стальных труб для содержания крупного рогатого скота 

   

	
	Измеритель: 1 т

	14-01-017-01
	Изготовление и установка ограждения боксов из стальных труб для содержания крупного рогатого скота
	1901,87 
	592,56 
	548,85 
	0,00 
	760,46 
	60,9 

	(103-9210)
	  Трубы водогазопроводные, (м)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	Таблица 14-01-018. Изготовление и установка ограждения боксов из железобетонных панелей для содержания крупного рогатого скота 

   

	
	Измеритель: 1 м3

	14-01-018-01
	Изготовление и установка ограждения боксов из железобетонных панелей для содержания крупного рогатого скота
	289,72 
	33,67 
	94,59 
	5,96 
	161,46 
	3,46 

	(403-9022)
	  Конструкции сборные железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	Таблица 14-01-019. Устройство ограждения выгульных дворов из жердей 

   

	
	Измеритель: 1 м ограждения

	14-01-019-01
	Устройство ограждения выгульных дворов из жердей
	280,75 
	38,37 
	90,85 
	9,23 
	151,53 
	4,41 

	Таблица 14-01-020. Устройство дощатого покрытия пола в стойлах для содержания животных 

   

	
	Измеритель: 100 м2 пола

	14-01-020-01
	Устройство дощатого покрытия пола в стойлах для содержания животных
	8881,71 
	569,47 
	158,91 
	8,81 
	8153,33 
	63,77 

	Таблица 14-01-021. Устройство подстилающего слоя пола из керамзитобетона 

   

	
	Измеритель: 1 м3 подстилающего слоя

	14-01-021-01
	Устройство подстилающего слоя пола из керамзитобетона
	496,21 
	17,16 
	0,31 
	0,00 
	478,74 
	2,1 

	Таблица 14-01-022. Устройство перегородок из металлической сетки по каркасу из досок 

   

	
	Измеритель: 100 м2 перегородок

	14-01-022-01
	Устройство перегородок из металлической сетки по каркасу из досок
	9129,61 
	1038,96 
	128,57 
	0,00 
	7962,08 
	108 

	Раздел 2. ТЕПЛИЦЫ И ОВОЩЕХРАНИЛИЩА 

   

	Подраздел 2.1 ЗИМНИЕ ОСТЕКЛЕННЫЕ ТЕПЛИЦЫ 

   

	Таблица 14-02-001. Установка сборных железобетонных фундаментных столбиков 

   

	
	Измеритель: 1 конструкция

	14-02-001-01
	Установка сборных железобетонных фундаментных столбиков
	18,05 
	11,88 
	0,87 
	0,00 
	5,30 
	1,25 

	(403-9020)
	  Конструкции сборные железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	Таблица 14-02-002. Установка сборных железобетонных цокольных плит 

   

	
	Измеритель: 1 конструкция

	14-02-002-01
	Установка сборных железобетонных цокольных плит
	160,97 
	18,68 
	50,34 
	4,74 
	91,95 
	1,92 

	(403-9020)
	  Конструкции сборные железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	Таблица 14-02-003. Установка каркасов и ограждений 

   

	
	Измеритель: 1 т конструкций

	
	Установка каркасов и ограждений:

	14-02-003-01
	      стальных блочных теплиц
	1275,45 
	1223,94 
	36,98 
	2,03 
	14,53 
	131,89 

	(101-1714)
	  Болты с гайками и шайбами строительные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(201-9006)
	  Конструкции металлические, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	14-02-003-02
	      стальных ангарных теплиц
	1613,43 
	1294,75 
	291,16 
	30,49 
	27,52 
	139,52 

	(101-1714)
	  Болты с гайками и шайбами строительные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(201-9006)
	  Конструкции металлические, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	14-02-003-03
	      алюминиевых комбинированных теплиц
	1746,26 
	1709,47 
	36,79 
	2,03 
	0,00 
	184,21 

	(101-1714)
	  Болты с гайками и шайбами строительные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(201-9006)
	  Конструкции металлические, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	Таблица 14-02-004. Остекление мерным стеклом теплиц 

   

	
	Измеритель: 100 м2 остекления

	
	Остекление мерным стеклом теплиц:

	14-02-004-01
	      блочных
	3892,18 
	300,58 
	18,52 
	1,08 
	3573,08 
	33,25 

	14-02-004-02
	      ангарных
	3983,51 
	617,02 
	17,40 
	0,95 
	3349,09 
	67,36 

	Таблица 14-02-005. Установка узлов механизмов открывания и закрывания форточек 

   

	
	Измеритель: 1 узел

	
	Установка узлов механизмов открывания и закрывания форточек:

	14-02-005-01
	      привод сдвоенный
	330,95 
	301,79 
	15,66 
	0,00 
	13,50 
	30,3 

	(509-9006)
	  Мотор-редуктор, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(2)  
	-  

	(509-9007)
	  Редуктор цилиндрический, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(2)  
	-  

	14-02-005-02
	      привод боковой и торцовый
	157,55 
	146,36 
	4,35 
	0,00 
	6,84 
	14,1 

	(509-9006)
	  Мотор-редуктор, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	(509-9007)
	  Редуктор цилиндрический, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	14-02-005-03
	      цилиндрический редуктор (с двумя редукторами)
	103,63 
	94,02 
	1,74 
	0,00 
	7,87 
	10,4 

	(509-9007)
	  Редуктор цилиндрический, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(2)  
	-  

	14-02-005-04
	      торцовый цилиндрический редуктор
	70,72 
	65,90 
	0,87 
	0,00 
	3,95 
	5,58 

	(509-9007)
	  Редуктор цилиндрический, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	14-02-005-05
	      червячный редуктор
	59,70 
	48,91 
	1,74 
	0,00 
	9,05 
	5,34 

	(509-9022)
	  Редуктор червячный, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	14-02-005-06
	      передача реечная
	3,54 
	3,43 
	0,00 
	0,00 
	0,11 
	0,37 

	(509-9008)
	  Реечная передача, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	14-02-005-07
	      выключатель конечный
	20,26 
	17,00 
	0,00 
	0,00 
	3,26 
	1,88 

	(509-9005)
	  Выключатель путевой (конечный), (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(2)  
	-  

	Таблица 14-02-006. Установка валов механизмов открывания и закрывания форточек 

   

	
	Измеритель: 1 т

	14-02-006-01
	Установка валов механизмов открывания и закрывания форточек
	1352,81 
	1262,08 
	90,47 
	0,00 
	0,26 
	136 

	(509-9004)
	  Валы, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	Таблица 14-02-007. Прокладка полиэтиленовых трубопроводов подпочвенного обогрева диаметром до 50 мм 

   

	
	Измеритель: 100 м трубопровода

	
	Прокладка полиэтиленовых трубопроводов подпочвенного обогрева диаметром до 50 мм с соединением:

	14-02-007-01
	      на фланцах
	1277,98 
	199,96 
	1,74 
	0,00 
	1076,28 
	20,3 

	14-02-007-02
	      на штуцерах
	1109,38 
	187,46 
	2,61 
	0,00 
	919,31 
	20,2 

	Подраздел 2.2 ТЕПЛИЦЫ ПЛЕНОЧНЫЕ 

   

	Таблица 14-02-012. Установка деревянных конструкций каркасов 

   

	
	Измеритель: 1 м3

	
	Установка деревянных конструкций каркасов:

	14-02-012-01
	      теплиц
	8531,92 
	492,10 
	33,06 
	0,00 
	8006,76 
	51,8 

	14-02-012-02
	      перегородок из брусков
	1823,03 
	369,15 
	31,32 
	0,00 
	1422,56 
	40,3 

	Таблица 14-02-013. Заполнение дверных проемов 

   

	
	Измеритель: 1 м2 проемов

	14-02-013-01
	Заполнение дверных проемов
	56,68 
	18,75 
	3,48 
	0,00 
	34,45 
	2,02 

	(101-9083)
	  Приборы дверные накладные, (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	Таблица 14-02-014. Установка металлических конструкций каркасов и ограждений 

   

	
	Измеритель: 1 т

	14-02-014-01
	Установка металлических конструкций каркасов и ограждений
	1128,10 
	997,50 
	36,77 
	0,00 
	93,83 
	105 

	(101-1714)
	  Болты с гайками и шайбами строительные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(201-9002)
	  Конструкции стальные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	Таблица 14-02-015. Покрытие пленкой 

   

	
	Измеритель: 100 м2 покрытия

	
	Покрытие пленкой:

	14-02-015-01
	      стен и кровель
	738,33 
	105,17 
	0,87 
	0,00 
	632,29 
	12,3 

	14-02-015-02
	      перегородок и дверных полотен
	769,99 
	50,75 
	0,87 
	0,00 
	718,37 
	5,78 

	Подраздел 2.3 ЗИМНИЕ ОСТЕКЛЕННЫЕ И ПЛЕНОЧНЫЕ ТЕПЛИЦЫ 

   

	Таблица 14-02-020. Заполнение теплиц питательным компостом 

   

	
	Измеритель: 100 м3 компоста в деле

	14-02-020-01
	Заполнение теплиц питательным компостом
	17579,21 
	78,04 
	3097,75 
	115,85 
	14403,42 
	9,29 

	Таблица 14-02-021. Подвеска проволочных шпалерных опор 

   

	
	Измеритель: 100 м проволоки

	14-02-021-01
	Подвеска проволочных шпалерных опор
	144,65 
	22,95 
	0,87 
	0,00 
	120,83 
	2,33 

	Таблица 14-02-022. Установка катковых и неподвижных опор под трубопроводы отопления 

   

	
	Измеритель: 1 т конструкций

	14-02-022-01
	Установка катковых и неподвижных опор под трубопроводы отопления
	742,87 
	523,02 
	37,41 
	0,00 
	182,44 
	55,7 

	(507-9024)
	  Стальные опоры, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	Таблица 14-02-023. Установка оросителей из поливинилхлоридных труб и деталей 

   

	
	Измеритель: 100 м труб оросителя

	14-02-023-01
	Установка оросителей из поливинилхлоридных труб и деталей
	615,12 
	519,10 
	4,35 
	0,00 
	91,67 
	52,7 

	(101-9909)
	  Шланги, (м)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(509-9003)
	  Ороситель, (м)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	Подраздел 2.4 ОВОЩЕХРАНИЛИЩА 

   

	Таблица 14-02-028. Устройство стен секций из щитов 

   

	
	Измеритель: 100 м2 разборной стены

	14-02-028-01
	Устройство стен секций из щитов
	19671,34 
	1596,33 
	317,61 
	10,16 
	17757,40 
	178,76 
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