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Часть 20. Вентиляция и кондиционирование воздуха

	Номера

расценок
	Наименование и характеристика

строительных работ и конструкций
	Прямые

затраты,

руб.
	В том числе, руб.
	Затраты

труда

рабочих,

чел.-ч.

	
	
	
	оплата

труда

рабочих
	эксплуатация машин
	материалы
	

	Коды

неучтенных

материалов
	Наименование и характеристика

неучтенных расценками материалов,

единица измерения
	
	
	всего
	в т.ч.

оплата

труда

машинистов
	расход

неучтенных

материалов
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Раздел 1. ВОЗДУХОВОДЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 

   

	Таблица 20-01-001. Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) 

   

	

	
	Измеритель: 100 м2 поверхности воздуховодов

	
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной:

	20-01-001-01
	      0,5 мм, диаметром до 200 мм
	2227,04 
	1537,60 
	144,59 
	7,05 
	544,85 
	167,86 

	(101-9430)
	  Сетки в рамках, (м2)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(301-9066)
	  Воздуховоды металлические, (м2)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	(301-9110)
	  Дроссель-клапаны в патрубке, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(301-9240)
	  Крепления, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(301-9520)
	  Шиберы, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(301-9640)
	  Заглушки питометражных лючков, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	20-01-001-02
	      0,5 мм, периметром до 600 мм
	2227,04 
	1537,60 
	144,59 
	7,05 
	544,85 
	167,86 

	(101-9430)
	  Сетки в рамках, (м2)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(301-9066)
	  Воздуховоды металлические, (м2)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	(301-9110)
	  Дроссель-клапаны в патрубке, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(301-9240)
	  Крепления, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(301-9520)
	  Шиберы, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(301-9640)
	  Заглушки питометражных лючков, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	20-01-001-03
	      0,5 мм, периметром 800, 1000 мм
	2068,13 
	1407,80 
	115,98 
	5,56 
	544,35 
	153,69 

	(101-9430)
	  Сетки в рамках, (м2)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(301-9066)
	  Воздуховоды металлические, (м2)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	(301-9110)
	  Дроссель-клапаны в патрубке, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(301-9240)
	  Крепления, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(301-9520)
	  Шиберы, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(301-9640)
	  Заглушки питометражных лючков, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	20-01-001-04
	      0,6 мм, диаметром до 250 мм
	2228,78 
	1537,60 
	146,33 
	7,05 
	544,85 
	167,86 

	(101-9430)
	  Сетки в рамках, (м2)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(301-9066)
	  Воздуховоды металлические, (м2)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	(301-9110)
	  Дроссель-клапаны в патрубке, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(301-9240)
	  Крепления, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(301-9520)
	  Шиберы, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(301-9640)
	  Заглушки питометражных лючков, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	20-01-001-05
	      0,6 мм, диаметром до 355 мм
	2033,76 
	1407,80 
	119,09 
	5,83 
	506,87 
	153,69 

	(101-9430)
	  Сетки в рамках, (м2)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(301-9066)
	  Воздуховоды металлические, (м2)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	(301-9110)
	  Дроссель-клапаны в патрубке, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(301-9240)
	  Крепления, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(301-9520)
	  Шиберы, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(301-9640)
	  Заглушки питометражных лючков, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	20-01-001-06
	      0,6 мм, диаметром до 450 мм
	1818,73 
	1218,10 
	108,43 
	5,15 
	492,20 
	132,98 

	(101-9430)
	  Сетки в рамках, (м2)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(301-9066)
	  Воздуховоды металлические, (м2)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	(301-9110)
	  Дроссель-клапаны в патрубке, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(301-9240)
	  Крепления, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(301-9520)
	  Шиберы, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(301-9640)
	  Заглушки питометражных лючков, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	20-01-001-07
	      0,7 мм, диаметром от 500 до 560 мм
	1848,51 
	1218,10 
	138,21 
	3,66 
	492,20 
	132,98 

	(101-9430)
	  Сетки в рамках, (м2)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(301-9066)
	  Воздуховоды металлические, (м2)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	(301-9110)
	  Дроссель-клапаны в патрубке, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(301-9240)
	  Крепления, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(301-9520)
	  Шиберы, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(301-9640)
	  Заглушки питометражных лючков, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	20-01-001-08
	      0,7 мм, диаметром до 800 мм
	1574,20 
	916,55 
	145,17 
	4,88 
	512,48 
	100,06 

	(101-9430)
	  Сетки в рамках, (м2)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(301-9066)
	  Воздуховоды металлические, (м2)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	(301-9110)
	  Дроссель-клапаны в патрубке, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(301-9240)
	  Крепления, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(301-9520)
	  Шиберы, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(301-9640)
	  Заглушки питометражных лючков, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	20-01-001-09
	      0,7 мм, периметром 900 мм
	2068,13 
	1407,80 
	115,98 
	5,56 
	544,35 
	153,69 

	(101-9430)
	  Сетки в рамках, (м2)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(301-9066)
	  Воздуховоды металлические, (м2)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	(301-9110)
	  Дроссель-клапаны в патрубке, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(301-9240)
	  Крепления, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(301-9640)
	  Заглушки питометражных лючков, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	20-01-001-10
	      0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм
	1818,73 
	1218,10 
	108,43 
	5,15 
	492,20 
	132,98 

	(101-9430)
	  Сетки в рамках, (м2)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(301-9066)
	  Воздуховоды металлические, (м2)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	(301-9110)
	  Дроссель-клапаны в патрубке, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(301-9240)
	  Крепления, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(301-9640)
	  Заглушки питометражных лючков, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	20-01-001-11
	      0,7 мм, периметром до 2400 мм
	1542,12 
	916,55 
	113,09 
	3,79 
	512,48 
	100,06 

	(101-9430)
	  Сетки в рамках, (м2)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(301-9066)
	  Воздуховоды металлические, (м2)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	(301-9110)
	  Дроссель-клапаны в патрубке, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(301-9240)
	  Крепления, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(301-9640)
	  Заглушки питометражных лючков, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	20-01-001-12
	      0,7 мм, периметром до 3200 мм
	1317,77 
	740,86 
	118,19 
	4,20 
	458,72 
	80,88 

	(101-9430)
	  Сетки в рамках, (м2)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(301-9066)
	  Воздуховоды металлические, (м2)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	(301-9110)
	  Дроссель-клапаны в патрубке, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(301-9240)
	  Крепления, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(301-9640)
	  Заглушки питометражных лючков, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	20-01-001-13
	      0,7 мм, периметром до 3600 мм
	1311,63 
	681,96 
	117,85 
	4,20 
	511,82 
	74,45 

	(101-9430)
	  Сетки в рамках, (м2)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(301-9066)
	  Воздуховоды металлические, (м2)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	(301-9110)
	  Дроссель-клапаны в патрубке, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(301-9240)
	  Крепления, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(301-9640)
	  Заглушки питометражных лючков, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	20-01-001-14
	      0,7 мм, периметром 4000 мм
	1216,36 
	623,06 
	108,21 
	3,93 
	485,09 
	68,02 

	(101-9430)
	  Сетки в рамках, (м2)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(301-9066)
	  Воздуховоды металлические, (м2)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	(301-9110)
	  Дроссель-клапаны в патрубке, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(301-9240)
	  Крепления, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(301-9640)
	  Заглушки питометражных лючков, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	20-01-001-15
	      0,9 мм, периметром 3700 мм; от 4100 до 4500 мм
	1216,36 
	623,06 
	108,21 
	3,93 
	485,09 
	68,02 

	(101-9430)
	  Сетки в рамках, (м2)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(301-9066)
	  Воздуховоды металлические, (м2)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	(301-9110)
	  Дроссель-клапаны в патрубке, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(301-9240)
	  Крепления, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(301-9640)
	  Заглушки питометражных лючков, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	20-01-001-16
	      0,9 мм, периметром до 5200 мм
	1361,64 
	564,16 
	115,21 
	4,34 
	682,27 
	61,59 

	(101-9430)
	  Сетки в рамках, (м2)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(301-9066)
	  Воздуховоды металлические, (м2)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	(301-9110)
	  Дроссель-клапаны в патрубке, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(301-9240)
	  Крепления, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(301-9640)
	  Заглушки питометражных лючков, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	20-01-001-17
	      0,9 мм, периметром до 7200 мм
	1318,65 
	435,28 
	112,74 
	4,61 
	770,63 
	47,52 

	(101-9430)
	  Сетки в рамках, (м2)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(301-9066)
	  Воздуховоды металлические, (м2)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	(301-9110)
	  Дроссель-клапаны в патрубке, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(301-9240)
	  Крепления, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(301-9640)
	  Заглушки питометражных лючков, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	20-01-001-18
	      1,0 мм, диаметром от 900 до 1000 мм
	1310,60 
	740,86 
	111,02 
	3,79 
	458,72 
	80,88 

	(101-9430)
	  Сетки в рамках, (м2)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(301-9066)
	  Воздуховоды металлические, (м2)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	(301-9110)
	  Дроссель-клапаны в патрубке, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(301-9240)
	  Крепления, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(301-9640)
	  Заглушки питометражных лючков, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	20-01-001-19
	      1,0 мм, диаметром до 1250 мм
	1304,80 
	681,96 
	111,02 
	3,79 
	511,82 
	74,45 

	(101-9430)
	  Сетки в рамках, (м2)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(301-9066)
	  Воздуховоды металлические, (м2)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	(301-9110)
	  Дроссель-клапаны в патрубке, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(301-9240)
	  Крепления, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(301-9640)
	  Заглушки питометражных лючков, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	20-01-001-20
	      1,2 мм, диаметром 1400 мм
	1192,23 
	567,10 
	125,26 
	4,74 
	499,87 
	61,91 

	(101-9430)
	  Сетки в рамках, (м2)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(301-9066)
	  Воздуховоды металлические, (м2)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	(301-9110)
	  Дроссель-клапаны в патрубке, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(301-9240)
	  Крепления, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(301-9640)
	  Заглушки питометражных лючков, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	20-01-001-21
	      1,2 мм, диаметром 1600 мм
	1109,22 
	527,16 
	121,90 
	4,61 
	460,16 
	57,55 

	(101-9430)
	  Сетки в рамках, (м2)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(301-9066)
	  Воздуховоды металлические, (м2)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	(301-9110)
	  Дроссель-клапаны в патрубке, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(301-9240)
	  Крепления, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(301-9640)
	  Заглушки питометражных лючков, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	Таблица 20-01-002. Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) 

   

	
	Измеритель: 100 м2 поверхности воздуховодов


	
	Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной:

	20-01-002-01
	      0,5 мм, диаметром до 200 мм
	3723,06 
	1537,60 
	144,59 
	7,05 
	2040,87 
	167,86 

	(101-9430)
	  Сетки в рамках, (м2)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(301-9066)
	  Воздуховоды металлические, (м2)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	(301-9110)
	  Дроссель-клапаны в патрубке, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(301-9240)
	  Крепления, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(301-9520)
	  Шиберы, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(301-9640)
	  Заглушки питометражных лючков, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	20-01-002-02
	      0,5 мм, периметром до 600 мм
	3723,06 
	1537,60 
	144,59 
	7,05 
	2040,87 
	167,86 

	(101-9430)
	  Сетки в рамках, (м2)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(301-9066)
	  Воздуховоды металлические, (м2)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	(301-9110)
	  Дроссель-клапаны в патрубке, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(301-9240)
	  Крепления, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(301-9520)
	  Шиберы, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(301-9640)
	  Заглушки питометражных лючков, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	20-01-002-03
	      0,5 мм, периметром до 800, 1000 мм
	3927,76 
	1407,80 
	115,98 
	5,56 
	2403,98 
	153,69 

	(101-9430)
	  Сетки в рамках, (м2)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(301-9066)
	  Воздуховоды металлические, (м2)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	(301-9110)
	  Дроссель-клапаны в патрубке, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(301-9240)
	  Крепления, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(301-9520)
	  Шиберы, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(301-9640)
	  Заглушки питометражных лючков, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	20-01-002-04
	      0,6 мм, диаметром до 250 мм
	3724,80 
	1537,60 
	146,33 
	7,05 
	2040,87 
	167,86 

	(101-9430)
	  Сетки в рамках, (м2)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(301-9066)
	  Воздуховоды металлические, (м2)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	(301-9110)
	  Дроссель-клапаны в патрубке, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(301-9240)
	  Крепления, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(301-9520)
	  Шиберы, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(301-9640)
	  Заглушки питометражных лючков, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	20-01-002-05
	      0,6 мм, диаметром до 355 мм
	3893,39 
	1407,80 
	119,09 
	5,83 
	2366,50 
	153,69 

	(101-9430)
	  Сетки в рамках, (м2)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(301-9066)
	  Воздуховоды металлические, (м2)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	(301-9110)
	  Дроссель-клапаны в патрубке, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(301-9240)
	  Крепления, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(301-9520)
	  Шиберы, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(301-9640)
	  Заглушки питометражных лючков, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	20-01-002-06
	      0,6 мм, диаметром до 450 мм
	2615,38 
	1218,10 
	108,43 
	5,15 
	1288,85 
	132,98 

	(101-9430)
	  Сетки в рамках, (м2)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(301-9066)
	  Воздуховоды металлические, (м2)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	(301-9110)
	  Дроссель-клапаны в патрубке, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(301-9240)
	  Крепления, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(301-9520)
	  Шиберы, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(301-9640)
	  Заглушки питометражных лючков, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	20-01-002-07
	      0,7 мм, диаметром от 500 до 560 мм
	2642,92 
	1218,10 
	135,97 
	3,39 
	1288,85 
	132,98 

	(101-9430)
	  Сетки в рамках, (м2)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(301-9066)
	  Воздуховоды металлические, (м2)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	(301-9110)
	  Дроссель-клапаны в патрубке, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(301-9240)
	  Крепления, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(301-9520)
	  Шиберы, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(301-9640)
	  Заглушки питометражных лючков, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	20-01-002-08
	      0,7 мм, диаметром до 800 мм
	2224,22 
	916,55 
	143,43 
	4,88 
	1164,24 
	100,06 

	(101-9430)
	  Сетки в рамках, (м2)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(301-9066)
	  Воздуховоды металлические, (м2)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	(301-9110)
	  Дроссель-клапаны в патрубке, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(301-9240)
	  Крепления, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(301-9520)
	  Шиберы, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(301-9640)
	  Заглушки питометражных лючков, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	20-01-002-09
	      0,7 мм, периметром 900 мм
	3927,76 
	1407,80 
	115,98 
	5,56 
	2403,98 
	153,69 

	(101-9430)
	  Сетки в рамках, (м2)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(301-9066)
	  Воздуховоды металлические, (м2)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	(301-9110)
	  Дроссель-клапаны в патрубке, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(301-9240)
	  Крепления, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(301-9640)
	  Заглушки питометражных лючков, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	20-01-002-10
	      0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм
	2615,38 
	1218,10 
	108,43 
	5,15 
	1288,85 
	132,98 

	(101-9430)
	  Сетки в рамках, (м2)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(301-9066)
	  Воздуховоды металлические, (м2)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	(301-9110)
	  Дроссель-клапаны в патрубке, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(301-9240)
	  Крепления, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(301-9640)
	  Заглушки питометражных лючков, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	20-01-002-11
	      0,7 мм, периметром до 2400 мм
	2193,88 
	916,55 
	113,09 
	3,79 
	1164,24 
	100,06 

	(101-9430)
	  Сетки в рамках, (м2)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(301-9066)
	  Воздуховоды металлические, (м2)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	(301-9110)
	  Дроссель-клапаны в патрубке, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(301-9240)
	  Крепления, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(301-9640)
	  Заглушки питометражных лючков, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	20-01-002-12
	      0,7 мм, периметром до 3200 мм
	2063,25 
	740,86 
	118,19 
	4,20 
	1204,20 
	80,88 

	(101-9430)
	  Сетки в рамках, (м2)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(301-9066)
	  Воздуховоды металлические, (м2)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	(301-9110)
	  Дроссель-клапаны в патрубке, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(301-9240)
	  Крепления, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(301-9640)
	  Заглушки питометражных лючков, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	20-01-002-13
	      0,7 мм, периметром до 3600 мм
	2113,51 
	681,96 
	117,85 
	4,20 
	1313,70 
	74,45 

	(101-9430)
	  Сетки в рамках, (м2)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(301-9066)
	  Воздуховоды металлические, (м2)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	(301-9110)
	  Дроссель-клапаны в патрубке, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(301-9240)
	  Крепления, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(301-9640)
	  Заглушки питометражных лючков, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	20-01-002-14
	      0,7 мм, периметром 4000 мм
	1876,46 
	623,06 
	108,21 
	3,93 
	1145,19 
	68,02 

	(101-9430)
	  Сетки в рамках, (м2)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(301-9066)
	  Воздуховоды металлические, (м2)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	(301-9110)
	  Дроссель-клапаны в патрубке, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(301-9240)
	  Крепления, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(301-9640)
	  Заглушки питометражных лючков, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	20-01-002-15
	      0,9 мм, периметром 3700, 4100-4500 мм
	1902,69 
	623,06 
	108,21 
	3,93 
	1171,42 
	68,02 

	(101-9430)
	  Сетки в рамках, (м2)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(301-9066)
	  Воздуховоды металлические, (м2)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	(301-9110)
	  Дроссель-клапаны в патрубке, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(301-9240)
	  Крепления, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(301-9640)
	  Заглушки питометражных лючков, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	20-01-002-16
	      0,9 мм, периметром до 5200 мм
	2021,54 
	564,16 
	115,21 
	4,34 
	1342,17 
	61,59 

	(101-9430)
	  Сетки в рамках, (м2)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(301-9066)
	  Воздуховоды металлические, (м2)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	(301-9110)
	  Дроссель-клапаны в патрубке, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(301-9240)
	  Крепления, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(301-9640)
	  Заглушки питометражных лючков, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	20-01-002-17
	      0,9 мм, периметром до 7200 мм
	1959,58 
	435,28 
	112,74 
	4,61 
	1411,56 
	47,52 

	(101-9430)
	  Сетки в рамках, (м2)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(301-9066)
	  Воздуховоды металлические, (м2)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	(301-9110)
	  Дроссель-клапаны в патрубке, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(301-9240)
	  Крепления, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(301-9640)
	  Заглушки питометражных лючков, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	20-01-002-18
	      1,0 мм, диаметром от 900 до 1000 мм
	2056,08 
	740,86 
	111,02 
	3,79 
	1204,20 
	80,88 

	(101-9430)
	  Сетки в рамках, (м2)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(301-9066)
	  Воздуховоды металлические, (м2)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	(301-9110)
	  Дроссель-клапаны в патрубке, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(301-9240)
	  Крепления, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(301-9640)
	  Заглушки питометражных лючков, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	20-01-002-19
	      1,0 мм, диаметром до 1250 мм
	2106,68 
	681,96 
	111,02 
	3,79 
	1313,70 
	74,45 

	(101-9430)
	  Сетки в рамках, (м2)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(301-9066)
	  Воздуховоды металлические, (м2)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	(301-9110)
	  Дроссель-клапаны в патрубке, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(301-9240)
	  Крепления, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(301-9640)
	  Заглушки питометражных лючков, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	20-01-002-20
	      1,2 мм, диаметром 1400 мм
	1727,22 
	567,10 
	125,26 
	4,74 
	1034,86 
	61,91 

	(101-9430)
	  Сетки в рамках, (м2)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(301-9066)
	  Воздуховоды металлические, (м2)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	(301-9110)
	  Дроссель-клапаны в патрубке, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(301-9240)
	  Крепления, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(301-9640)
	  Заглушки питометражных лючков, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	20-01-002-21
	      1,2 мм, диаметром 1600 мм
	1625,46 
	527,16 
	121,90 
	4,61 
	976,40 
	57,55 

	(101-9430)
	  Сетки в рамках, (м2)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(301-9066)
	  Воздуховоды металлические, (м2)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	(301-9110)
	  Дроссель-клапаны в патрубке, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(301-9240)
	  Крепления, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(301-9640)
	  Заглушки питометражных лючков, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	20-01-002-22
	      1,4 мм, диаметром 1800 мм
	1623,82 
	493,27 
	129,84 
	5,42 
	1000,71 
	53,85 

	(101-9430)
	  Сетки в рамках, (м2)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(301-9066)
	  Воздуховоды металлические, (м2)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	(301-9110)
	  Дроссель-клапаны в патрубке, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(301-9240)
	  Крепления, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(301-9640)
	  Заглушки питометражных лючков, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	20-01-002-23
	      1,4 мм, диаметром 2000 мм
	1450,73 
	461,30 
	126,11 
	5,28 
	863,32 
	50,36 

	(101-9430)
	  Сетки в рамках, (м2)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(301-9066)
	  Воздуховоды металлические, (м2)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	(301-9110)
	  Дроссель-клапаны в патрубке, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(301-9240)
	  Крепления, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(301-9640)
	  Заглушки питометражных лючков, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	Таблица 20-01-003. Прокладка воздуховодов для АЭС и ТЭС из листовой и оцинкованной стали толщиной 1,0 и 1,2 мм 

   

	
	Измеритель: 100 м2 поверхности воздуховодов

	
	Прокладка воздуховодов для АЭС и ТЭС из листовой и оцинкованной стали толщиной:

	20-01-003-01
	      1 мм, диаметром до 250 мм
	5013,85 
	1985,23 
	2098,81 
	202,89 
	929,81 
	211,42 

	(101-9430)
	  Сетки в рамках, (м2)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(301-9066)
	  Воздуховоды металлические, (м2)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	(301-9110)
	  Дроссель-клапаны в патрубке, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(301-9240)
	  Крепления, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(301-9520)
	  Шиберы, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(301-9640)
	  Заглушки питометражных лючков, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	20-01-003-02
	      1 мм, диаметром до 355 мм
	4930,84 
	1846,73 
	2263,78 
	221,89 
	820,33 
	196,67 

	(101-9430)
	  Сетки в рамках, (м2)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(301-9066)
	  Воздуховоды металлические, (м2)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	(301-9110)
	  Дроссель-клапаны в патрубке, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(301-9240)
	  Крепления, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(301-9520)
	  Шиберы, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(301-9640)
	  Заглушки питометражных лючков, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	20-01-003-03
	      1 мм, диаметром до 450 мм
	5033,22 
	1631,61 
	2581,28 
	254,05 
	820,33 
	173,76 

	(101-9430)
	  Сетки в рамках, (м2)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(301-9066)
	  Воздуховоды металлические, (м2)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	(301-9110)
	  Дроссель-клапаны в патрубке, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(301-9240)
	  Крепления, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(301-9520)
	  Шиберы, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(301-9640)
	  Заглушки питометражных лючков, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	20-01-003-04
	      1,2 мм, периметром до 600 мм
	4912,39 
	2065,33 
	1917,03 
	186,29 
	930,03 
	219,95 

	(101-9430)
	  Сетки в рамках, (м2)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(301-9066)
	  Воздуховоды металлические, (м2)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	(301-9110)
	  Дроссель-клапаны в патрубке, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(301-9240)
	  Крепления, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(301-9520)
	  Шиберы, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(301-9640)
	  Заглушки питометражных лючков, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	20-01-003-05
	      1,2 мм, периметром до 1000 мм
	4706,50 
	1932,27 
	1953,90 
	189,04 
	820,33 
	205,78 

	(101-9430)
	  Сетки в рамках, (м2)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(301-9066)
	  Воздуховоды металлические, (м2)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	(301-9110)
	  Дроссель-клапаны в патрубке, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(301-9240)
	  Крепления, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(301-9520)
	  Шиберы, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(301-9640)
	  Заглушки питометражных лючков, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	Таблица 20-01-004. Прокладка воздуховодов для АЭС и ТЭС из листовой и оцинкованной стали толщиной 1,5 мм 

   

	
	Измеритель: 100 м2 поверхности воздуховодов

	
	Прокладка воздуховодов для АЭС и ТЭС из листовой и оцинкованной стали толщиной 1,5 мм, диаметром:

	20-01-004-01
	      свыше 450 до 560 мм
	4382,25 
	1760,44 
	1880,45 
	182,30 
	741,36 
	187,48 

	(101-9430)
	  Сетки в рамках, (м2)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(301-9066)
	  Воздуховоды металлические, (м2)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	(301-9110)
	  Дроссель-клапаны в патрубке, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(301-9240)
	  Крепления, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(301-9640)
	  Заглушки питометражных лючков, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	20-01-004-02
	      до 800 мм
	3523,38 
	1356,48 
	1453,91 
	140,01 
	712,99 
	144,46 

	(101-9430)
	  Сетки в рамках, (м2)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(301-9066)
	  Воздуховоды металлические, (м2)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	(301-9110)
	  Дроссель-клапаны в патрубке, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(301-9240)
	  Крепления, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(301-9640)
	  Заглушки питометражных лючков, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	20-01-004-03
	      до 1000 мм
	2750,66 
	1057,69 
	1060,54 
	100,65 
	632,43 
	112,64 

	(101-9430)
	  Сетки в рамках, (м2)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(301-9066)
	  Воздуховоды металлические, (м2)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	(301-9110)
	  Дроссель-клапаны в патрубке, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(301-9240)
	  Крепления, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  


	(301-9640)
	  Заглушки питометражных лючков, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	20-01-004-04
	      до 1250 мм
	2617,49 
	958,72 
	1022,38 
	96,75 
	636,39 
	102,1 

	(101-9430)
	  Сетки в рамках, (м2)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(301-9066)
	  Воздуховоды металлические, (м2)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	(301-9110)
	  Дроссель-клапаны в патрубке, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(301-9240)
	  Крепления, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(301-9640)
	  Заглушки питометражных лючков, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	20-01-004-05
	      до 1400 мм
	2367,61 
	782,09 
	950,23 
	89,42 
	635,29 
	83,29 

	(101-9430)
	  Сетки в рамках, (м2)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(301-9066)
	  Воздуховоды металлические, (м2)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	(301-9110)
	  Дроссель-клапаны в патрубке, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(301-9240)
	  Крепления, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(301-9640)
	  Заглушки питометражных лючков, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	20-01-004-06
	      до 1600 мм
	2229,48 
	731,48 
	910,39 
	85,51 
	587,61 
	77,9 

	(101-9430)
	  Сетки в рамках, (м2)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(301-9066)
	  Воздуховоды металлические, (м2)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	(301-9110)
	  Дроссель-клапаны в патрубке, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(301-9240)
	  Крепления, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(301-9640)
	  Заглушки питометражных лючков, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	Таблица 20-01-005. Прокладка воздуховодов для АЭС из листовой стали толщиной 1,8 и 2,0 мм 

   

	
	Измеритель: 100 м2 поверхности воздуховодов

	
	Прокладка воздуховодов для АЭС и ТЭС из листовой стали толщиной:

	20-01-005-01
	      1,8 мм, периметром 1000 мм
	6724,91 
	2662,87 
	2529,92 
	186,86 
	1532,12 
	260,3 

	(101-9430)
	  Сетки в рамках, (м2)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(301-9066)
	  Воздуховоды металлические, (м2)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	(301-9110)
	  Дроссель-клапаны в патрубке, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(301-9240)
	  Крепления, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(301-9520)
	  Шиберы, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(301-9640)
	  Заглушки питометражных лючков, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	20-01-005-02
	      2 мм, диаметром до 250 мм
	7461,30 
	2827,37 
	2733,42 
	201,27 
	1900,51 
	276,38 

	(101-9430)
	  Сетки в рамках, (м2)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(301-9066)
	  Воздуховоды металлические, (м2)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	(301-9110)
	  Дроссель-клапаны в патрубке, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(301-9240)
	  Крепления, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(301-9520)
	  Шиберы, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(301-9640)
	  Заглушки питометражных лючков, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	20-01-005-03
	      2 мм, диаметром до 355 мм
	7457,08 
	2640,87 
	2949,13 
	218,29 
	1867,08 
	258,15 

	(101-9430)
	  Сетки в рамках, (м2)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(301-9066)
	  Воздуховоды металлические, (м2)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	(301-9110)
	  Дроссель-клапаны в патрубке, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(301-9240)
	  Крепления, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(301-9520)
	  Шиберы, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(301-9640)
	  Заглушки питометражных лючков, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	20-01-005-04
	      2 мм, диаметром до 560 мм
	7139,45 
	2311,57 
	3289,47 
	250,22 
	1538,41 
	225,96 

	(101-9430)
	  Сетки в рамках, (м2)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(301-9066)
	  Воздуховоды металлические, (м2)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	(301-9110)
	  Дроссель-клапаны в патрубке, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(301-9240)
	  Крепления, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(301-9520)
	  Шиберы, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(301-9640)
	  Заглушки питометражных лючков, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	20-01-005-05
	      2 мм, диаметром до 800 мм
	5517,62 
	1981,14 
	2223,49 
	166,17 
	1312,99 
	193,66 

	(101-9430)
	  Сетки в рамках, (м2)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(301-9066)
	  Воздуховоды металлические, (м2)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	(301-9110)
	  Дроссель-клапаны в патрубке, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(301-9240)
	  Крепления, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(301-9520)
	  Шиберы, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(301-9640)
	  Заглушки питометражных лючков, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	20-01-005-06
	      2 мм, диаметром до 1000 мм
	4241,62 
	1507,80 
	1526,02 
	120,53 
	1207,80 
	147,39 

	(101-9430)
	  Сетки в рамках, (м2)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(301-9066)
	  Воздуховоды металлические, (м2)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	(301-9110)
	  Дроссель-клапаны в патрубке, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(301-9240)
	  Крепления, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(301-9520)
	  Шиберы, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(301-9640)
	  Заглушки питометражных лючков, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	20-01-005-07
	      2 мм, диаметром до 1250 мм
	3950,23 
	1311,49 
	1464,23 
	116,28 
	1174,51 
	128,2 

	(101-9430)
	  Сетки в рамках, (м2)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(301-9066)
	  Воздуховоды металлические, (м2)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	(301-9110)
	  Дроссель-клапаны в патрубке, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(301-9240)
	  Крепления, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(301-9520)
	  Шиберы, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(301-9640)
	  Заглушки питометражных лючков, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	20-01-005-08
	      2 мм, диаметром до 1400 мм
	3577,03 
	1095,53 
	1356,00 
	108,53 
	1125,50 
	107,09 

	(101-9430)
	  Сетки в рамках, (м2)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(301-9066)
	  Воздуховоды металлические, (м2)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	(301-9110)
	  Дроссель-клапаны в патрубке, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(301-9240)
	  Крепления, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(301-9520)
	  Шиберы, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(301-9640)
	  Заглушки питометражных лючков, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	20-01-005-09
	      2 мм, диаметром до 1600 мм
	3279,52 
	992,21 
	1269,36 
	102,51 
	1017,95 
	96,99 

	(101-9430)
	  Сетки в рамках, (м2)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(301-9066)
	  Воздуховоды металлические, (м2)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	(301-9110)
	  Дроссель-клапаны в патрубке, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(301-9240)
	  Крепления, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(301-9520)
	  Шиберы, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(301-9640)
	  Заглушки питометражных лючков, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	Раздел 2. КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ МОНТАЖА СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА 

   

	Таблица 20-02-001. Установка воздухораспределителей, предназначенных для подачи воздуха 

   

	
	Измеритель: 1 воздухораспределитель

	
	Установка воздухораспределителей, предназначенных для подачи воздуха:

	20-02-001-01
	      в рабочую зону, массой до 20 кг
	26,38 
	12,34 
	4,22 
	0,00 
	9,82 
	1,33 

	(301-9074)
	  Воздухораспределители, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	(301-9240)
	  Крепления, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	20-02-001-02
	      в рабочую зону, массой до 50 кг
	35,45 
	15,13 
	4,54 
	0,00 
	15,78 
	1,63 

	(301-9074)
	  Воздухораспределители, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	(301-9240)
	  Крепления, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	20-02-001-03
	      в рабочую зону, массой до 70 кг
	67,79 
	21,44 
	7,37 
	0,14 
	38,98 
	2,31 

	(301-9074)
	  Воздухораспределители, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	(301-9240)
	  Крепления, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	20-02-001-04
	      в рабочую зону, массой до 100 кг
	72,10 
	27,00 
	10,07 
	0,27 
	35,03 
	2,91 

	(301-9074)
	  Воздухораспределители, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	(301-9240)
	  Крепления, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  


	20-02-001-05
	      в рабочую зону, массой до 125 кг
	84,68 
	33,96 
	11,74 
	0,27 
	38,98 
	3,66 

	(301-9074)
	  Воздухораспределители, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	(301-9240)
	  Крепления, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	20-02-001-06
	      в рабочую зону, массой до 150 кг
	115,17 
	41,76 
	12,46 
	0,27 
	60,95 
	4,5 

	(301-9074)
	  Воздухораспределители, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	(301-9240)
	  Крепления, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	20-02-001-07
	      в рабочую зону, массой до 250 кг
	116,47 
	53,17 
	13,68 
	0,27 
	49,62 
	5,73 

	(301-9074)
	  Воздухораспределители, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	(301-9240)
	  Крепления, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	20-02-001-08
	      в верхнюю зону, массой до 10 кг
	57,92 
	13,46 
	38,41 
	0,00 
	6,05 
	1,45 

	(301-9074)
	  Воздухораспределители, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	(301-9240)
	  Крепления, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	20-02-001-09
	      в верхнюю зону, массой до 30 кг
	73,74 
	16,61 
	45,49 
	0,00 
	11,64 
	1,79 

	(301-9074)
	  Воздухораспределители, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	(301-9240)
	  Крепления, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	20-02-001-10
	      в верхнюю зону, массой до 50 кг
	132,34 
	19,95 
	52,71 
	0,00 
	59,68 
	2,15 

	(301-9074)
	  Воздухораспределители, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	(301-9240)
	  Крепления, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	20-02-001-11
	      в верхнюю зону, массой до 100 кг
	166,62 
	28,30 
	78,03 
	3,79 
	60,29 
	3,05 

	(301-9074)
	  Воздухораспределители, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	(301-9240)
	  Крепления, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	20-02-001-12
	      в верхнюю зону, массой до 150 кг
	231,69 
	41,30 
	115,29 
	5,56 
	75,10 
	4,45 

	(301-9074)
	  Воздухораспределители, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	(301-9240)
	  Крепления, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	20-02-001-13
	      в верхнюю зону, массой до 250 кг
	316,62 
	65,89 
	189,70 
	9,21 
	61,03 
	7,1 

	(301-9074)
	  Воздухораспределители, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	(301-9240)
	  Крепления, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	20-02-001-14
	      в верхнюю зону, массой до 415 кг
	457,67 
	98,55 
	280,14 
	13,41 
	78,98 
	10,62 

	(301-9074)
	  Воздухораспределители, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	(301-9240)
	  Крепления, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	Таблица 20-02-002. Установка решеток жалюзийных 

   

	
	Измеритель: 1 решетка

	
	Установка решеток жалюзийных площадью в свету:

	20-02-002-01
	      до 0,5 м2
	22,56 
	13,71 
	3,14 
	0,00 
	5,71 
	1,46 

	(301-9390)
	  Решетки жалюзийные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	20-02-002-02
	      до 1,0 м2
	30,79 
	16,71 
	4,62 
	0,14 
	9,46 
	1,78 

	(301-9390)
	  Решетки жалюзийные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	20-02-002-03
	      до 1,5 м2
	39,59 
	19,81 
	5,76 
	0,14 
	14,02 
	2,11 

	(301-9390)
	  Решетки жалюзийные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	20-02-002-04
	      до 2,5 м2
	51,90 
	24,88 
	7,27 
	0,14 
	19,75 
	2,65 

	(301-9390)
	  Решетки жалюзийные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	20-02-002-05
	      до 3,5 м2
	60,93 
	30,71 
	8,59 
	0,14 
	21,63 
	3,27 

	(301-9390)
	  Решетки жалюзийные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	20-02-002-06
	      до 5,0 м2
	93,62 
	49,11 
	11,51 
	0,27 
	33,00 
	5,23 

	(301-9390)
	  Решетки жалюзийные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	20-02-002-07
	      до 6,5 м2
	113,15 
	66,76 
	13,39 
	0,41 
	33,00 
	7,11 

	(301-9390)
	  Решетки жалюзийные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	Таблица 20-02-003. Установка решеток жалюзийных стальных 

   

	
	Измеритель: 1 решетка

	
	Установка решеток жалюзийных стальных:

	20-02-003-01
	      неподвижных односекционных, размер 150х490 мм
	26,43 
	10,99 
	3,14 
	0,00 
	12,30 
	1,17 

	20-02-003-02
	      неподвижных односекционных, размер 150х580 мм
	29,07 
	10,99 
	3,14 
	0,00 
	14,94 
	1,17 

	20-02-003-03
	      штампованных нерегулируемых (РШ), номер 150, размер 200х200 мм
	23,54 
	10,99 
	3,14 
	0,00 
	9,41 
	1,17 

	20-02-003-04
	      штампованных нерегулируемых (РШ), номер 200, размер 252х252 мм
	24,80 
	10,99 
	3,14 
	0,00 
	10,67 
	1,17 


	20-02-003-05
	      регулирующих (РР), номер 1, размер 100х200 мм
	49,38 
	10,99 
	3,14 
	0,00 
	35,25 
	1,17 

	20-02-003-06
	      регулирующих (РР), номер 2, размер 100х400 мм
	65,09 
	10,99 
	3,14 
	0,00 
	50,96 
	1,17 

	20-02-003-07
	      регулирующих (РР), номер 3, размер 200х200 мм
	55,48 
	10,99 
	3,14 
	0,00 
	41,35 
	1,17 

	20-02-003-08
	      регулирующих (РР), номер 4, размер 200х400 мм
	97,80 
	10,99 
	3,14 
	0,00 
	83,67 
	1,17 

	20-02-003-09
	      регулирующих (РР), номер 5, размер 200х600 мм
	97,81 
	10,99 
	3,14 
	0,00 
	83,68 
	1,17 

	20-02-003-10
	      щелевых регулирующих (Р), номер 150, размер 150х150 мм
	23,41 
	10,05 
	2,07 
	0,00 
	11,29 
	1,07 

	20-02-003-11
	      щелевых регулирующих (Р), номер 200, размер 200х200 мм
	27,33 
	10,05 
	2,07 
	0,00 
	15,21 
	1,07 

	Таблица 20-02-004. Установка клапанов 

   

	
	Измеритель: 1 клапан

	
	Установка клапанов обратных:

	20-02-004-01
	      диаметром до 355 мм
	22,12 
	9,56 
	1,68 
	0,00 
	10,88 
	1,03 

	(301-9170)
	  Клапаны, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	20-02-004-02
	      диаметром до 560 мм
	28,22 
	11,88 
	1,87 
	0,00 
	14,47 
	1,28 

	(301-9170)
	  Клапаны, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	20-02-004-03
	      диаметром до 800 мм
	44,73 
	19,30 
	3,49 
	0,14 
	21,94 
	2,08 

	(301-9170)
	  Клапаны, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	20-02-004-04
	      диаметром до 1000 мм
	105,62 
	30,62 
	5,23 
	0,14 
	69,77 
	3,3 

	(301-9170)
	  Клапаны, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	20-02-004-05
	      периметром до 1000 мм
	22,12 
	9,56 
	1,68 
	0,00 
	10,88 
	1,03 

	(301-9170)
	  Клапаны, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	20-02-004-06
	      периметром до 1600 мм
	28,22 
	11,88 
	1,87 
	0,00 
	14,47 
	1,28 

	(301-9170)
	  Клапаны, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	20-02-004-07
	      периметром до 2400 мм
	44,73 
	19,30 
	3,49 
	0,14 
	21,94 
	2,08 

	(301-9170)
	  Клапаны, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	20-02-004-08
	      периметром до 3200 мм
	105,62 
	30,62 
	5,23 
	0,14 
	69,77 
	3,3 

	(301-9170)
	  Клапаны, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	20-02-004-09
	      периметром до 4500 мм
	140,22 
	34,71 
	7,53 
	0,27 
	97,98 
	3,74 

	(301-9170)
	  Клапаны, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	
	Установка клапанов:

	20-02-004-10
	      лепестковых к осевым вентиляторам до 4 номера
	40,97 
	26,89 
	3,09 
	0,00 
	10,99 
	2,83 

	(301-9170)
	  Клапаны, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	20-02-004-11
	      лепестковых к осевым вентиляторам до 5 номера
	73,77 
	33,73 
	3,65 
	0,00 
	36,39 
	3,55 

	(301-9170)
	  Клапаны, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	20-02-004-12
	      лепестковых к осевым вентиляторам до 8 номера
	104,03 
	42,56 
	4,36 
	0,00 
	57,11 
	4,48 

	(301-9170)
	  Клапаны, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	20-02-004-13
	      лепестковых к осевым вентиляторам до 12,5 номера
	98,22 
	61,94 
	7,70 
	0,00 
	28,58 
	6,52 

	(301-9170)
	  Клапаны, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	20-02-004-14
	      перекидных утепленных в шахте
	143,06 
	26,99 
	2,99 
	0,00 
	113,08 
	2,71 

	(301-9170)
	  Клапаны, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	20-02-004-15
	      огнезадерживающих периметром до 1600 мм
	162,65 
	38,19 
	4,02 
	0,00 
	120,44 
	4,02 

	(301-9170)
	  Клапаны, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	20-02-004-16
	      огнезадерживающих периметром до 3200 мм
	202,35 
	54,50 
	7,97 
	0,14 
	139,88 
	5,95 

	(301-9170)
	  Клапаны, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	20-02-004-17
	      огнезадерживающих периметром до 4500 мм
	250,86 
	71,45 
	13,29 
	0,41 
	166,12 
	7,8 

	(301-9170)
	  Клапаны, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	20-02-004-18
	      перекидных периметром до 1000 мм
	40,49 
	15,87 
	2,18 
	0,00 
	22,44 
	1,69 

	(301-9170)
	  Клапаны, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	20-02-004-19
	      перекидных периметром до 1600 мм
	50,98 
	20,56 
	2,59 
	0,00 
	27,83 
	2,19 

	(301-9170)
	  Клапаны, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	20-02-004-20
	      перекидных периметром до 2000 мм
	54,64 
	23,94 
	2,87 
	0,00 
	27,83 
	2,55 

	(301-9170)
	  Клапаны, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	20-02-004-21
	      перекидных периметром до 3600 мм
	111,92 
	40,85 
	5,98 
	0,14 
	65,09 
	4,35 

	(301-9170)
	  Клапаны, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	20-02-004-22
	      перекидных периметром до 4000 мм
	168,42 
	52,11 
	7,69 
	0,14 
	108,62 
	5,55 

	(301-9170)
	  Клапаны, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	Таблица 20-02-005. Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с ручным приводом 

   

	
	Измеритель: 1 шт.

	
	Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с ручным приводом:

	20-02-005-01
	      диаметром до 250 мм
	35,56 
	11,46 
	1,71 
	0,00 
	22,39 
	1,22 

	(302-9130)
	  Заслонки унифицированные или клапаны, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	20-02-005-02
	      диаметром до 355 мм
	42,67 
	12,77 
	1,81 
	0,00 
	28,09 
	1,36 

	(302-9130)
	  Заслонки унифицированные или клапаны, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	20-02-005-03
	      диаметром до 560 мм
	59,41 
	15,87 
	2,06 
	0,00 
	41,48 
	1,69 

	(302-9130)
	  Заслонки унифицированные или клапаны, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	20-02-005-04
	      диаметром до 800 мм
	68,06 
	25,17 
	4,51 
	0,14 
	38,38 
	2,68 

	(302-9130)
	  Заслонки унифицированные или клапаны, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	20-02-005-05
	      диаметром до 1000 мм
	83,41 
	31,46 
	4,57 
	0,14 
	47,38 
	3,35 

	(302-9130)
	  Заслонки унифицированные или клапаны, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	20-02-005-06
	      периметром до 1000 мм
	35,53 
	11,46 
	1,68 
	0,00 
	22,39 
	1,22 

	(302-9130)
	  Заслонки унифицированные или клапаны, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	20-02-005-07
	      периметром до 1600 мм
	42,67 
	12,77 
	1,81 
	0,00 
	28,09 
	1,36 

	(302-9130)
	  Заслонки унифицированные или клапаны, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	20-02-005-08
	      периметром до 2400 мм
	60,30 
	15,87 
	2,02 
	0,00 
	42,41 
	1,69 

	(302-9130)
	  Заслонки унифицированные или клапаны, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	20-02-005-09
	      периметром до 4000 мм
	101,36 
	31,46 
	4,57 
	0,14 
	65,33 
	3,35 

	(302-9130)
	  Заслонки унифицированные или клапаны, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	Таблица 20-02-006. Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с электрическим или пневматическим приводом 

   

	
	Измеритель: 1 шт.

	
	Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с электрическим или пневматическим приводом:

	20-02-006-01
	      диаметром до 250 мм
	39,66 
	15,31 
	1,96 
	0,00 
	22,39 
	1,63 

	(302-9130)
	  Заслонки унифицированные или клапаны, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	20-02-006-02
	      диаметром до 355 мм
	33,93 
	17,28 
	2,12 
	0,00 
	14,53 
	1,84 

	(302-9130)
	  Заслонки унифицированные или клапаны, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	20-02-006-03
	      диаметром до 560 мм
	66,24 
	21,60 
	2,43 
	0,00 
	42,21 
	2,3 

	(302-9130)
	  Заслонки унифицированные или клапаны, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	20-02-006-04
	      диаметром до 800 мм
	75,38 
	32,02 
	4,98 
	0,14 
	38,38 
	3,41 

	(302-9130)
	  Заслонки унифицированные или клапаны, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	20-02-006-05
	      диаметром до 1000 мм
	95,02 
	42,35 
	5,29 
	0,14 
	47,38 
	4,51 

	(302-9130)
	  Заслонки унифицированные или клапаны, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	20-02-006-06
	      периметром до 1000 мм
	39,66 
	15,31 
	1,96 
	0,00 
	22,39 
	1,63 

	(302-9130)
	  Заслонки унифицированные или клапаны, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	20-02-006-07
	      периметром до 1600 мм
	33,93 
	17,28 
	2,12 
	0,00 
	14,53 
	1,84 

	(302-9130)
	  Заслонки унифицированные или клапаны, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	20-02-006-08
	      периметром до 2400 мм
	71,14 
	23,57 
	4,42 
	0,14 
	43,15 
	2,51 

	(302-9130)
	  Заслонки унифицированные или клапаны, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	20-02-006-09
	      периметром до 4000 мм
	114,96 
	42,35 
	7,28 
	0,27 
	65,33 
	4,51 

	(302-9130)
	  Заслонки унифицированные или клапаны, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	Таблица 20-02-007. Установка клапанов воздушных утепленных КВУ с электрическим или пневматическим приводом 

   

	
	Измеритель: 1 шт.

	
	Установка клапанов воздушных утепленных КВУ с электрическим или пневматическим приводом периметром:

	20-02-007-01
	      до 3200 мм
	110,06 
	35,81 
	8,21 
	0,27 
	66,04 
	4,01 

	(301-9175)
	  Клапаны воздушные утепленные КВУ, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	20-02-007-02
	      до 5600 мм
	168,08 
	48,58 
	8,22 
	0,27 
	111,28 
	5,44 

	(301-9175)
	  Клапаны воздушные утепленные КВУ, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	20-02-007-03
	      до 6800 мм
	207,33 
	57,33 
	12,82 
	0,54 
	137,18 
	6,42 

	(301-9175)
	  Клапаны воздушные утепленные КВУ, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	20-02-007-04
	      до 7600 мм
	217,53 
	64,21 
	16,14 
	0,68 
	137,18 
	7,19 

	(301-9175)
	  Клапаны воздушные утепленные КВУ, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	Таблица 20-02-008. Установка отсосов 

   

	
	Измеритель: 100 кг отсосов

	20-02-008-01
	Установка отсосов от оборудования
	63,78 
	39,10 
	8,70 
	0,00 
	15,98 
	3,97 

	(301-9280)
	  Отсосы, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	20-02-008-02
	Установка отсосов бортовых
	118,42 
	33,59 
	12,18 
	0,00 
	72,65 
	3,41 

	(301-9280)
	  Отсосы, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	Таблица 20-02-009. Установка зонтов над шахтами из листовой и оцинкованной стали круглого сечения 

   

	
	Измеритель: 1 зонт

	
	Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром:

	20-02-009-01
	      200 мм
	8,31 
	4,52 
	1,60 
	0,00 
	2,19 
	0,47 

	(301-9240)
	  Крепления, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(301-9548)
	  Зонты стальные вентиляционных систем, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	20-02-009-02
	      250 мм
	8,31 
	4,52 
	1,60 
	0,00 
	2,19 
	0,47 

	(301-9240)
	  Крепления, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(301-9548)
	  Зонты стальные вентиляционных систем, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	20-02-009-03
	      315 мм
	11,09 
	6,16 
	1,78 
	0,00 
	3,15 
	0,64 

	(301-9240)
	  Крепления, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(301-9548)
	  Зонты стальные вентиляционных систем, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	20-02-009-04
	      400 мм
	12,33 
	7,12 
	1,93 
	0,00 
	3,28 
	0,74 

	(301-9240)
	  Крепления, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(301-9548)
	  Зонты стальные вентиляционных систем, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	20-02-009-05
	      450 мм
	14,99 
	9,62 
	2,09 
	0,00 
	3,28 
	1 

	(301-9240)
	  Крепления, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(301-9548)
	  Зонты стальные вентиляционных систем, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	20-02-009-06
	      500 мм
	15,41 
	9,62 
	2,26 
	0,00 
	3,53 
	1 

	(301-9240)
	  Крепления, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(301-9548)
	  Зонты стальные вентиляционных систем, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	20-02-009-07
	      630 мм
	20,11 
	11,14 
	2,66 
	0,00 
	6,31 
	1,2 

	(301-9240)
	  Крепления, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(301-9548)
	  Зонты стальные вентиляционных систем, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	20-02-009-08
	      710 мм
	26,61 
	16,43 
	3,87 
	0,00 
	6,31 
	1,77 

	(301-9240)
	  Крепления, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(301-9548)
	  Зонты стальные вентиляционных систем, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  


	20-02-009-09
	      800 мм
	29,75 
	16,43 
	5,17 
	0,14 
	8,15 
	1,77 

	(301-9240)
	  Крепления, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(301-9548)
	  Зонты стальные вентиляционных систем, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	20-02-009-10
	      1000 мм
	35,61 
	21,07 
	5,89 
	0,14 
	8,65 
	2,27 

	(301-9240)
	  Крепления, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(301-9548)
	  Зонты стальные вентиляционных систем, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	20-02-009-11
	      1250 мм
	46,80 
	30,16 
	7,62 
	0,14 
	9,02 
	3,25 

	(301-9240)
	  Крепления, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(301-9548)
	  Зонты стальные вентиляционных систем, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	Таблица 20-02-010. Установка зонтов над шахтами из листовой и оцинкованной стали прямоугольного сечения 

   

	
	Измеритель: 1 зонт

	
	Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром:

	20-02-010-01
	      1000 мм
	10,25 
	6,16 
	1,78 
	0,00 
	2,31 
	0,64 

	(301-9240)
	  Крепления, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(301-9548)
	  Зонты стальные вентиляционных систем, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	20-02-010-02
	      1300 мм
	15,19 
	9,62 
	2,17 
	0,00 
	3,40 
	1 

	(301-9240)
	  Крепления, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(301-9548)
	  Зонты стальные вентиляционных систем, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	20-02-010-03
	      1600 мм
	17,94 
	9,62 
	2,26 
	0,00 
	6,06 
	1 

	(301-9240)
	  Крепления, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(301-9548)
	  Зонты стальные вентиляционных систем, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	20-02-010-04
	      2000 мм
	20,11 
	11,14 
	2,66 
	0,00 
	6,31 
	1,2 

	(301-9240)
	  Крепления, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(301-9548)
	  Зонты стальные вентиляционных систем, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	20-02-010-05
	      2600 мм
	32,39 
	21,07 
	4,51 
	0,00 
	6,81 
	2,27 

	(301-9240)
	  Крепления, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(301-9548)
	  Зонты стальные вентиляционных систем, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	20-02-010-06
	      3200 мм
	35,61 
	21,07 
	5,89 
	0,14 
	8,65 
	2,27 

	(301-9240)
	  Крепления, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(301-9548)
	  Зонты стальные вентиляционных систем, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	20-02-010-07
	      3600 мм
	44,02 
	27,65 
	7,35 
	0,14 
	9,02 
	2,98 

	(301-9240)
	  Крепления, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(301-9548)
	  Зонты стальные вентиляционных систем, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	20-02-010-08
	      4000 мм
	50,90 
	33,87 
	7,88 
	0,14 
	9,15 
	3,65 

	(301-9240)
	  Крепления, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(301-9548)
	  Зонты стальные вентиляционных систем, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	Таблица 20-02-011. Установка зонтов над оборудованием 

   

	
	Измеритель: 1 м2 поверхности зонта

	20-02-011-01
	Установка зонтов над оборудованием
	309,73 
	9,85 
	4,13 
	0,00 
	295,75 
	1 

	(301-9240)
	  Крепления, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	Таблица 20-02-012. Установка дефлекторов 

   

	
	Измеритель: 1 дефлектор

	
	Установка дефлекторов диаметром патрубка:

	20-02-012-01
	      280 мм
	34,60 
	26,08 
	2,93 
	0,00 
	5,59 
	2,92 

	(201-9150)
	  Растяжки с талрепами, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(301-9115)
	  Дефлекторы, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	20-02-012-02
	      400 мм
	40,21 
	30,81 
	3,33 
	0,00 
	6,07 
	3,45 

	(201-9150)
	  Растяжки с талрепами, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(301-9115)
	  Дефлекторы, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	20-02-012-03
	      500 мм
	63,39 
	47,69 
	5,45 
	0,14 
	10,25 
	5,34 

	(201-9150)
	  Растяжки с талрепами, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(301-9115)
	  Дефлекторы, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	20-02-012-04
	      630 мм
	93,39 
	72,78 
	7,29 
	0,14 
	13,32 
	8,15 

	(201-9150)
	  Растяжки с талрепами, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(301-9115)
	  Дефлекторы, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	20-02-012-05
	      710 мм
	136,39 
	108,14 
	13,61 
	0,27 
	14,64 
	12,11 

	(201-9150)
	  Растяжки с талрепами, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(301-9115)
	  Дефлекторы, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	20-02-012-06
	      800 мм
	142,36 
	108,14 
	13,61 
	0,27 
	20,61 
	12,11 

	(201-9150)
	  Растяжки с талрепами, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(301-9115)
	  Дефлекторы, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	20-02-012-07
	      900 мм
	198,97 
	152,08 
	23,63 
	0,68 
	23,26 
	17,03 

	(201-9150)
	  Растяжки с талрепами, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(301-9115)
	  Дефлекторы, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	20-02-012-08
	      1000 мм
	201,42 
	152,08 
	23,63 
	0,68 
	25,71 
	17,03 

	(201-9150)
	  Растяжки с талрепами, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(301-9115)
	  Дефлекторы, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	Таблица 20-02-013. Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт 

   

	
	Измеритель: 10 узлов

	
	Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметром патрубка:

	20-02-013-01
	      до 250 мм
	342,38 
	251,11 
	4,11 
	0,00 
	87,16 
	28,12 

	(301-9620)
	  Узлы прохода, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(10)  
	-  

	20-02-013-02
	      до 355 мм
	379,39 
	274,51 
	4,85 
	0,00 
	100,03 
	30,74 

	(301-9620)
	  Узлы прохода, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(10)  
	-  

	20-02-013-03
	      до 560 мм
	483,31 
	325,14 
	11,38 
	0,00 
	146,79 
	36,41 

	(301-9620)
	  Узлы прохода, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(10)  
	-  

	20-02-013-04
	      до 800 мм
	660,16 
	412,74 
	17,91 
	0,41 
	229,51 
	46,22 

	(301-9620)
	  Узлы прохода, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(10)  
	-  

	20-02-013-05
	      до 1000 мм
	912,23 
	517,85 
	34,45 
	0,95 
	359,93 
	57,99 

	(301-9620)
	  Узлы прохода, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(10)  
	-  

	20-02-013-06
	      до 1250 мм
	1114,00 
	596,70 
	34,45 
	0,95 
	482,85 
	66,82 

	(301-9620)
	  Узлы прохода, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(10)  
	-  

	Таблица 20-02-014. Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых круглого сечения типа ГТК 

   

	
	Измеритель: 1 шт.

	
	Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых круглого сечения типа:

	20-02-014-01
	      ГТК 1-1, диаметр обечайки 125 мм
	19,35 
	10,12 
	1,71 
	0,00 
	7,52 
	1,09 

	(301-9240)
	  Крепления, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(301-9871)
	  Шумоглушители трубчатые, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	20-02-014-02
	      ГТК 1-2, диаметр обечайки 200 мм
	19,35 
	10,12 
	1,71 
	0,00 
	7,52 
	1,09 

	(301-9240)
	  Крепления, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(301-9871)
	  Шумоглушители трубчатые, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	20-02-014-03
	      ГТК 1-3, диаметр обечайки 250 мм
	20,82 
	10,12 
	1,71 
	0,00 
	8,99 
	1,09 

	(301-9240)
	  Крепления, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(301-9871)
	  Шумоглушители трубчатые, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	20-02-014-04
	      ГТК 1-4, диаметр обечайки 315 мм
	27,66 
	14,29 
	2,09 
	0,00 
	11,28 
	1,54 

	(301-9240)
	  Крепления, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(301-9871)
	  Шумоглушители трубчатые, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	20-02-014-05
	      ГТК 1-5, диаметр обечайки 400 мм
	34,10 
	16,89 
	3,18 
	0,00 
	14,03 
	1,82 

	(301-9240)
	  Крепления, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(301-9871)
	  Шумоглушители трубчатые, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	20-02-014-06
	      ГТК 1-6, диаметр обечайки 500 мм
	37,03 
	16,89 
	3,18 
	0,00 
	16,96 
	1,82 

	(301-9240)
	  Крепления, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(301-9871)
	  Шумоглушители трубчатые, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	20-02-014-07
	      ГТК 2-1, диаметр обечайки 125 мм
	19,35 
	10,12 
	1,71 
	0,00 
	7,52 
	1,09 

	(301-9240)
	  Крепления, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(301-9871)
	  Шумоглушители трубчатые, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	20-02-014-08
	      ГТК 2-2, диаметр обечайки 200 мм
	19,35 
	10,12 
	1,71 
	0,00 
	7,52 
	1,09 

	(301-9240)
	  Крепления, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(301-9871)
	  Шумоглушители трубчатые, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	20-02-014-09
	      ГТК 2-3, диаметр обечайки 250 мм
	20,82 
	10,12 
	1,71 
	0,00 
	8,99 
	1,09 

	(301-9240)
	  Крепления, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(301-9871)
	  Шумоглушители трубчатые, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	20-02-014-10
	      ГТК 2-4, диаметр обечайки 315 мм
	27,66 
	14,29 
	2,09 
	0,00 
	11,28 
	1,54 

	(301-9240)
	  Крепления, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(301-9871)
	  Шумоглушители трубчатые, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	20-02-014-11
	      ГТК 2-5, диаметр обечайки 400 мм
	34,10 
	16,89 
	3,18 
	0,00 
	14,03 
	1,82 

	(301-9240)
	  Крепления, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(301-9871)
	  Шумоглушители трубчатые, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	20-02-014-12
	      ГТК 2-6, диаметр обечайки 500 мм
	37,03 
	16,89 
	3,18 
	0,00 
	16,96 
	1,82 

	(301-9240)
	  Крепления, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(301-9871)
	  Шумоглушители трубчатые, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  


	Таблица 20-02-015. Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых типа ГТП 

   

	
	Измеритель: 1 шт.

	
	Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых типа:

	20-02-015-01
	      ГТП 1-1 сечением 200х100 мм
	19,35 
	10,12 
	1,71 
	0,00 
	7,52 
	1,09 

	(301-9240)
	  Крепления, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(301-9871)
	  Шумоглушители трубчатые, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	20-02-015-02
	      ГТП 1-2 сечением 300х200 мм
	28,02 
	14,29 
	2,09 
	0,00 
	11,64 
	1,54 

	(301-9240)
	  Крепления, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(301-9871)
	  Шумоглушители трубчатые, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	20-02-015-03
	      ГТП 1-3 сечением 400х200 мм
	33,73 
	16,89 
	3,18 
	0,00 
	13,66 
	1,82 

	(301-9240)
	  Крепления, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(301-9871)
	  Шумоглушители трубчатые, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	20-02-015-04
	      ГТП 1-4 сечением 400х300 мм
	34,83 
	16,89 
	3,18 
	0,00 
	14,76 
	1,82 

	(301-9240)
	  Крепления, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(301-9871)
	  Шумоглушители трубчатые, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	20-02-015-05
	      ГТП 1-5 сечением 400х400 мм
	37,95 
	16,89 
	3,18 
	0,00 
	17,88 
	1,82 

	(301-9240)
	  Крепления, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(301-9871)
	  Шумоглушители трубчатые, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	20-02-015-06
	      ГТП 2-1 сечением 200х100 мм
	19,35 
	10,12 
	1,71 
	0,00 
	7,52 
	1,09 

	(301-9240)
	  Крепления, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(301-9871)
	  Шумоглушители трубчатые, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	20-02-015-07
	      ГТП 2-2 сечением 300х200 мм
	28,02 
	14,29 
	2,09 
	0,00 
	11,64 
	1,54 

	(301-9240)
	  Крепления, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(301-9871)
	  Шумоглушители трубчатые, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	20-02-015-08
	      ГТП 2-3 сечением 400х200 мм
	33,73 
	16,89 
	3,18 
	0,00 
	13,66 
	1,82 

	(301-9240)
	  Крепления, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(301-9871)
	  Шумоглушители трубчатые, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	20-02-015-09
	      ГТП 2-4 сечением 400х300 мм
	34,83 
	16,89 
	3,18 
	0,00 
	14,76 
	1,82 

	(301-9240)
	  Крепления, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(301-9871)
	  Шумоглушители трубчатые, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	20-02-015-10
	      ГТП 2-5 сечением 400х400 мм
	37,95 
	16,89 
	3,18 
	0,00 
	17,88 
	1,82 

	(301-9240)
	  Крепления, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(301-9871)
	  Шумоглушители трубчатые, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	Таблица 20-02-016. Установка глушителей шума вентиляционных установок пластинчатых 

   

	
	Измеритель: 1 пластина

	
	Установка глушителей шума вентиляционных установок пластинчатых типа:

	20-02-016-01
	      ПП 1-1, ВП 1-1, размер пластин 100х500х750 мм
	15,60 
	7,80 
	2,53 
	0,00 
	5,27 
	0,84 

	(301-9240)
	  Крепления, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(301-9872)
	  Пластины шумопоглащающие, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	20-02-016-02
	      ПП 1-2, ВП 1-2, размер пластин 100х500х1000 мм
	15,60 
	7,80 
	2,53 
	0,00 
	5,27 
	0,84 

	(301-9240)
	  Крепления, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(301-9872)
	  Пластины шумопоглащающие, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	20-02-016-03
	      ПП 1-3, ВП 1-3, размер пластин 100х1000х1000 мм
	15,60 
	7,80 
	2,53 
	0,00 
	5,27 
	0,84 

	(301-9240)
	  Крепления, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(301-9872)
	  Пластины шумопоглащающие, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	20-02-016-04
	      ПП 2-1, ВП 2-1, размер пластин 200х500х750 мм
	19,69 
	8,63 
	2,59 
	0,00 
	8,47 
	0,93 

	(301-9240)
	  Крепления, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(301-9872)
	  Пластины шумопоглащающие, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	20-02-016-05
	      ПП 2-2, ВП 2-2, размер пластин 200х500х1000 мм
	19,69 
	8,63 
	2,59 
	0,00 
	8,47 
	0,93 

	(301-9240)
	  Крепления, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(301-9872)
	  Пластины шумопоглащающие, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	20-02-016-06
	      ПП 2-3, ВП 2-3, размер пластин 200х1000х1000 мм
	19,69 
	8,63 
	2,59 
	0,00 
	8,47 
	0,93 

	(301-9240)
	  Крепления, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(301-9872)
	  Пластины шумопоглащающие, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	20-02-016-07
	      ПП 3-1, ВП 3-1, размер пластин 400х500х750 мм
	29,14 
	9,84 
	4,43 
	0,00 
	14,87 
	1,06 

	(301-9240)
	  Крепления, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(301-9872)
	  Пластины шумопоглащающие, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	20-02-016-08
	      ПП 3-2, ВП 3-2, размер пластин 400х500х1000 мм
	29,14 
	9,84 
	4,43 
	0,00 
	14,87 
	1,06 

	(301-9240)
	  Крепления, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(301-9872)
	  Пластины шумопоглащающие, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	20-02-016-09
	      ПП 3-3, ВП 3-3, размер пластин 400х1000х1000 мм
	29,14 
	9,84 
	4,43 
	0,00 
	14,87 
	1,06 

	(301-9240)
	  Крепления, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(301-9872)
	  Пластины шумопоглащающие, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	Таблица 20-02-017. Установка дверей и люков герметических 

   

	
	Измеритель: 1 шт.

	
	Установка дверей герметических:

	20-02-017-01
	      штампованных размером 1250х500 мм
	1511,48 
	21,38 
	12,70 
	0,00 
	1477,40 
	2 

	20-02-017-02
	      штампованных размером 900х400 мм
	1171,74 
	21,38 
	10,83 
	0,00 
	1139,53 
	2 

	20-02-017-03
	      неутепленных размером 1250х500 мм
	1511,48 
	21,38 
	12,70 
	0,00 
	1477,40 
	2 

	20-02-017-04
	      неутепленных размером 900х400 мм
	1171,74 
	21,38 
	10,83 
	0,00 
	1139,53 
	2 

	20-02-017-05
	      утепленных размером 1250х500 мм
	1698,48 
	21,38 
	12,70 
	0,00 
	1664,40 
	2 

	20-02-017-06
	      утепленных размером 900х400 мм
	1419,24 
	21,38 
	10,83 
	0,00 
	1387,03 
	2 

	20-02-017-07
	Установка люков герметических
	45,94 
	13,47 
	8,55 
	0,00 
	23,92 
	1,26 

	(110-9120)
	  Люки герметические, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	Таблица 20-02-018. Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам 

   

	
	Измеритель: 1 м2

	20-02-018-01
	Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам
	58,34 
	52,67 
	0,87 
	0,00 
	4,80 
	5,75 

	(301-9092)
	  Вставки гибкие, (м2)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	Таблица 20-02-019. Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование 

   

	
	Измеритель: 100 кг изделия

	20-02-019-01
	Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование
	944,00 
	57,91 
	12,81 
	0,00 
	873,28 
	6,02 

	Таблица 20-02-020. Установка виброизоляторов 

   

	
	Измеритель: 10 виброизоляторов

	
	Установка виброизолятора:

	20-02-020-01
	      номер 38
	83,32 
	38,41 
	0,87 
	0,00 
	44,04 
	3,7 

	(301-9372)
	  Виброизоляторы пружинные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(10)  
	-  

	20-02-020-02
	      номер 39
	101,57 
	45,67 
	0,87 
	0,00 
	55,03 
	4,4 

	(301-9372)
	  Виброизоляторы пружинные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(10)  
	-  

	20-02-020-03
	      номер 40
	120,37 
	49,82 
	0,87 
	0,00 
	69,68 
	4,8 

	(301-9372)
	  Виброизоляторы пружинные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(10)  
	-  

	20-02-020-04
	      номер 41
	153,20 
	56,05 
	1,74 
	0,00 
	95,41 
	5,4 

	(301-9372)
	  Виброизоляторы пружинные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(10)  
	-  

	20-02-020-05
	      номер 42
	212,38 
	64,36 
	2,61 
	0,00 
	145,41 
	6,2 

	(301-9372)
	  Виброизоляторы пружинные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(10)  
	-  

	20-02-020-06
	      номер 43
	240,57 
	70,58 
	2,61 
	0,00 
	167,38 
	6,8 

	(301-9372)
	  Виброизоляторы пружинные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(10)  
	-  

	20-02-020-07
	      номер 44
	321,26 
	89,27 
	5,22 
	0,00 
	226,77 
	8,6 

	(301-9372)
	  Виброизоляторы пружинные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(10)  
	-  

	20-02-020-08
	      номер 45
	421,32 
	101,72 
	5,22 
	0,00 
	314,38 
	9,8 

	(301-9372)
	  Виброизоляторы пружинные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(10)  
	-  

	Раздел 3. ВЕНТИЛЯТОРЫ 

   

	Таблица 20-03-001. Установка вентиляторов радиальных 

   

	
	Измеритель: 1 вентилятор

	
	Установка вентиляторов радиальных массой:

	20-03-001-01
	      до 0,05 т
	79,17 
	58,40 
	6,67 
	0,14 
	14,10 
	6,54 

	(301-9011)
	  Вентиляторы радиальные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	20-03-001-02
	      до 0,12 т
	108,63 
	80,37 
	14,16 
	0,41 
	14,10 
	9 

	(301-9011)
	  Вентиляторы радиальные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	20-03-001-03
	      до 0,2 т
	138,05 
	91,09 
	25,82 
	1,08 
	21,14 
	10,2 

	(301-9011)
	  Вентиляторы радиальные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	20-03-001-04
	      до 0,4 т
	164,66 
	104,12 
	39,40 
	1,76 
	21,14 
	11,66 

	(301-9011)
	  Вентиляторы радиальные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	20-03-001-05
	      до 0,6 т
	223,26 
	127,52 
	63,52 
	2,98 
	32,22 
	14,28 

	(301-9011)
	  Вентиляторы радиальные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	20-03-001-06
	      до 0,9 т
	285,03 
	153,77 
	90,99 
	4,47 
	40,27 
	17,22 

	(301-9011)
	  Вентиляторы радиальные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	20-03-001-07
	      до 1,1 т
	344,72 
	183,96 
	120,49 
	5,96 
	40,27 
	20,6 

	(301-9011)
	  Вентиляторы радиальные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	20-03-001-08
	      до 2 т
	454,19 
	243,34 
	144,40 
	6,91 
	66,45 
	27,25 

	(301-9011)
	  Вентиляторы радиальные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	20-03-001-09
	      до 2,5 т
	659,29 
	328,98 
	263,86 
	13,28 
	66,45 
	36,84 

	(301-9011)
	  Вентиляторы радиальные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	20-03-001-10
	      до 3,5 т
	974,46 
	401,05 
	301,57 
	15,04 
	271,84 
	44,91 

	(301-9011)
	  Вентиляторы радиальные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	Таблица 20-03-002. Установка вентиляторов осевых 

   

	
	Измеритель: 1 вентилятор

	
	Установка вентиляторов осевых массой:

	20-03-002-01
	      до 0,025 т
	50,68 
	40,12 
	7,44 
	0,14 
	3,12 
	3,98 

	(301-9005)
	  Вентиляторы осевые с электродвигателем на одной оси, (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	20-03-002-02
	      до 0,05 т
	71,80 
	54,53 
	13,69 
	0,14 
	3,58 
	5,41 

	(301-9005)
	  Вентиляторы осевые с электродвигателем на одной оси, (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	20-03-002-03
	      до 0,1 т
	228,27 
	104,53 
	24,42 
	0,27 
	99,32 
	10,37 

	(301-9005)
	  Вентиляторы осевые с электродвигателем на одной оси, (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	20-03-002-04
	      до 0,2 т
	289,50 
	145,05 
	46,96 
	0,54 
	97,49 
	14,39 

	(301-9005)
	  Вентиляторы осевые с электродвигателем на одной оси, (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	20-03-002-05
	      до 0,3 т
	386,51 
	214,30 
	74,35 
	0,95 
	97,86 
	21,26 

	(301-9005)
	  Вентиляторы осевые с электродвигателем на одной оси, (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	20-03-002-06
	      до 0,6 т
	557,60 
	335,16 
	123,10 
	1,49 
	99,34 
	33,25 

	(301-9005)
	  Вентиляторы осевые с электродвигателем на одной оси, (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	Таблица 20-03-003. Установка вентиляторов крышных 

   

	
	Измеритель: 1 вентилятор

	
	Установка вентиляторов крышных массой:

	20-03-003-01
	      до 0,1 т
	140,93 
	63,50 
	30,56 
	1,49 
	46,87 
	6,3 

	(301-9004)
	  Вентиляторы крышные с электродвигателями, поддонами и клапанами самооткрывающимися, (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	20-03-003-02
	      до 0,2 т
	190,51 
	84,67 
	55,49 
	2,71 
	50,35 
	8,4 

	(301-9004)
	  Вентиляторы крышные с электродвигателями, поддонами и клапанами самооткрывающимися, (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	20-03-003-03
	      до 0,4 т
	305,75 
	118,64 
	99,19 
	4,88 
	87,92 
	11,77 

	(301-9004)
	  Вентиляторы крышные с электродвигателями, поддонами и клапанами самооткрывающимися, (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	20-03-003-04
	      до 0,7 т
	448,53 
	175,80 
	161,33 
	8,40 
	111,40 
	17,44 

	(301-9004)
	  Вентиляторы крышные с электродвигателями, поддонами и клапанами самооткрывающимися, (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	Таблица 20-03-004. Установка агрегатов вентиляционных пылеулавливающих 

   

	
	Измеритель: 1 агрегат

	20-03-004-01
	Установка агрегатов вентиляционных пылеулавливающих
	334,32 
	52,04 
	18,53 
	0,00 
	263,75 
	6,03 

	(301-9002)
	  Агрегаты вентиляционные пылеулавливающие, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	Раздел 4. КАЛОРИФЕРЫ 

   

	Таблица 20-04-001. Установка агрегатов воздушно-отопительных 

   

	
	Измеритель: 1 агрегат

	
	Установка агрегатов воздушно-отопительных массой:

	20-04-001-01
	      до 0,25 т
	162,82 
	74,93 
	28,78 
	0,68 
	59,11 
	8,18 

	(301-9003)
	  Агрегаты воздушно-отопительные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	20-04-001-02
	      до 0,4 т
	194,97 
	94,71 
	40,16 
	1,22 
	60,10 
	10,34 

	(301-9003)
	  Агрегаты воздушно-отопительные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	20-04-001-03
	      до 0,8 т
	379,00 
	186,68 
	105,56 
	4,34 
	86,76 
	20,38 

	(301-9003)
	  Агрегаты воздушно-отопительные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	Таблица 20-04-002. Установка калориферов 

   

	
	Измеритель: 1 калорифер

	
	Установка калориферов массой:

	20-04-002-01
	      до 0,1 т
	113,02 
	47,42 
	13,65 
	0,41 
	51,95 
	5,31 

	(301-9150)
	  Калориферы, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	20-04-002-02
	      до 0,2 т
	133,83 
	55,90 
	21,73 
	0,68 
	56,20 
	6,26 

	(301-9150)
	  Калориферы, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	20-04-002-03
	      до 0,3 т
	155,69 
	66,35 
	33,14 
	1,22 
	56,20 
	7,43 

	(301-9150)
	  Калориферы, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	20-04-002-04
	      до 0,4 т
	179,18 
	75,99 
	45,96 
	1,90 
	57,23 
	8,51 

	(301-9150)
	  Калориферы, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	20-04-002-05
	      до 0,5 т
	188,90 
	79,39 
	46,24 
	1,90 
	63,27 
	8,89 

	(301-9150)
	  Калориферы, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	20-04-002-06
	      до 0,6 т
	215,21 
	90,91 
	60,12 
	2,71 
	64,18 
	10,18 

	(301-9150)
	  Калориферы, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	Раздел 5. ФИЛЬТРУЮЩИЕ УСТРОЙСТВА 

   

	Таблица 20-05-001. Установка фильтров 

   

	
	Измеритель: 1 м2 поверхности в свету

	20-05-001-01
	Установка фильтров ячейковых
	83,99 
	40,78 
	6,69 
	0,00 
	36,52 
	4,14 

	(301-9500)
	  Фильтры, (м2)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	20-05-001-02
	Установка фильтров аэрозольных
	229,29 
	30,31 
	15,54 
	0,00 
	183,44 
	3,19 

	(301-9500)
	  Фильтры, (м2)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	Таблица 20-05-002. Установка скрубберов 

   

	
	Измеритель: 10 скрубберов

	
	Установка скрубберов массой:

	20-05-002-01
	      до 0,15 т
	2194,56 
	967,60 
	876,75 
	103,39 
	350,21 
	91,89 

	(301-9440)
	  Скрубберы, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(10)  
	-  

	(507-9507)
	  Фланцы стальные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(10)  
	-  

	20-05-002-02
	      до 0,3 т
	2920,30 
	1030,68 
	1099,06 
	118,16 
	790,56 
	97,88 

	(301-9440)
	  Скрубберы, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(10)  
	-  

	(507-9507)
	  Фланцы стальные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(10)  
	-  

	20-05-002-03
	      до 0,45 т
	3109,14 
	1058,27 
	1184,07 
	128,45 
	866,80 
	100,5 

	(301-9440)
	  Скрубберы, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(10)  
	-  

	(507-9507)
	  Фланцы стальные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(10)  
	-  

	Таблица 20-05-003. Установка циклонов 

   

	
	Измеритель: 10 циклонов

	
	Установка циклонов массой:

	20-05-003-01
	      до 0,3 т
	1858,71 
	386,77 
	1226,37 
	147,70 
	245,57 
	38,37 

	(301-9510)
	  Циклоны, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(10)  
	-  

	(507-9507)
	  Фланцы стальные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(10)  
	-  

	20-05-003-02
	      до 0,5 т
	2337,40 
	564,78 
	1422,06 
	168,43 
	350,56 
	56,03 

	(301-9510)
	  Циклоны, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(10)  
	-  

	(507-9507)
	  Фланцы стальные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(10)  
	-  

	20-05-003-03
	      до 1 т
	7894,24 
	2483,11 
	4810,51 
	577,50 
	600,62 
	246,34 

	(301-9510)
	  Циклоны, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(10)  
	-  

	(507-9507)
	  Фланцы стальные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(10)  
	-  

	20-05-003-04
	      до 1,2 т
	11763,94 
	3428,01 
	6966,31 
	837,39 
	1369,62 
	340,08 

	(301-9510)
	  Циклоны, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(10)  
	-  

	(507-9507)
	  Фланцы стальные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(10)  
	-  

	20-05-003-05
	      до 3 т
	22448,56 
	6471,46 
	13176,01 
	1550,80 
	2801,09 
	642,01 

	(301-9510)
	  Циклоны, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(10)  
	-  

	(507-9507)
	  Фланцы стальные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(10)  
	-  

	20-05-003-06
	      до 6 т
	37233,47 
	10756,47 
	22239,40 
	2628,97 
	4237,60 
	1067,11 

	(301-9510)
	  Циклоны, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(10)  
	-  

	(507-9507)
	  Фланцы стальные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(10)  
	-  

	20-05-003-07
	      более 6 т
	57651,58 
	16700,54 
	34620,70 
	4105,92 
	6330,34 
	1656,8 

	(301-9510)
	  Циклоны, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(10)  
	-  

	(507-9507)
	  Фланцы стальные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(10)  
	-  

	Раздел 6. КОНДИЦИОНЕРЫ 

   

	Таблица 20-06-001. Установка кондиционеров доводчиков эжекционных 

   

	
	Измеритель: 10 доводчиков

	20-06-001-01
	Установка кондиционеров доводчиков эжекционных
	215,73 
	197,22 
	17,40 
	0,00 
	1,11 
	19 

	(301-9561)
	  Кондиционеры доводчики эжекционные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(10)  
	-  

	Таблица 20-06-002. Установка камер приточных типовых 

   

	
	Измеритель: 1 камера

	
	Установка камер приточных типовых:

	20-06-002-01
	      без секции орошения производительностью до 10 тыс.м3/час
	775,10 
	420,49 
	107,61 
	2,98 
	247,00 
	43,71 

	(301-9001)
	  Камеры приточные, (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	20-06-002-02
	      без секции орошения производительностью до 20 тыс.м3/час
	1133,93 
	585,09 
	174,58 
	6,23 
	374,26 
	60,82 

	(301-9001)
	  Камеры приточные, (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	20-06-002-03
	      без секции орошения производительностью до 31,5 тыс.м3/час
	1311,36 
	651,18 
	223,35 
	7,86 
	436,83 
	67,69 

	(301-9001)
	  Камеры приточные, (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	20-06-002-04
	      без секции орошения производительностью до 40 тыс.м3/час
	2195,72 
	1142,95 
	366,09 
	15,45 
	686,68 
	118,81 

	(301-9001)
	  Камеры приточные, (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	20-06-002-05
	      без секции орошения производительностью до 63 тыс.м3/час
	3301,74 
	1855,99 
	565,97 
	23,58 
	879,78 
	192,93 

	(301-9001)
	  Камеры приточные, (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	20-06-002-06
	      без секции орошения производительностью до 80 тыс.м3/час
	3596,26 
	2002,79 
	714,39 
	31,03 
	879,08 
	208,19 

	(301-9001)
	  Камеры приточные, (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	20-06-002-07
	      без секции орошения производительностью до 125 тыс.м3/час
	4888,00 
	2957,00 
	753,97 
	30,08 
	1177,03 
	307,38 

	(301-9001)
	  Камеры приточные, (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	20-06-002-08
	      без секции орошения производительностью до 150 тыс.м3/час
	5051,03 
	3030,40 
	842,11 
	29,67 
	1178,52 
	315,01 

	(301-9001)
	  Камеры приточные, (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	20-06-002-09
	      с секцией орошения производительностью до 10 тыс.м3/час
	1045,41 
	556,81 
	167,52 
	5,96 
	321,08 
	57,88 

	(301-9001)
	  Камеры приточные, (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	(507-9507)
	  Фланцы стальные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(5)  
	-  

	20-06-002-10
	      с секцией орошения производительностью до 20 тыс.м3/час
	1482,96 
	757,09 
	277,39 
	11,79 
	448,48 
	78,7 

	(301-9001)
	  Камеры приточные, (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	(507-9507)
	  Фланцы стальные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(5)  
	-  

	20-06-002-11
	      с секцией орошения производительностью до 31,5 тыс.м3/час
	1942,44 
	1059,07 
	335,30 
	14,09 
	548,07 
	110,09 

	(301-9001)
	  Камеры приточные, (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	(507-9507)
	  Фланцы стальные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(5)  
	-  

	20-06-002-12
	      с секцией орошения производительностью до 40 тыс.м3/час
	2882,75 
	1625,30 
	527,11 
	25,07 
	730,34 
	168,95 

	(301-9001)
	  Камеры приточные, (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	(507-9507)
	  Фланцы стальные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(7)  
	-  

	20-06-002-13
	      с секцией орошения производительностью до 63 тыс.м3/час
	5035,12 
	2506,11 
	719,79 
	32,38 
	1809,22 
	260,51 

	(301-9001)
	  Камеры приточные, (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	(507-9507)
	  Фланцы стальные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(5)  
	-  

	20-06-002-14
	      с секцией орошения производительностью до 80 тыс.м3/час
	5532,30 
	2768,25 
	954,83 
	44,04 
	1809,22 
	287,76 

	(301-9001)
	  Камеры приточные, (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	(507-9507)
	  Фланцы стальные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(5)  
	-  

	20-06-002-15
	      с секцией орошения производительностью до 125 тыс.м3/час
	7255,78 
	4120,92 
	975,57 
	42,28 
	2159,29 
	428,37 

	(301-9001)
	  Камеры приточные, (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	(507-9507)
	  Фланцы стальные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(7)  
	-  

	20-06-002-16
	      с секцией орошения производительностью до 150 тыс.м3/час
	7662,74 
	4519,38 
	982,05 
	37,40 
	2161,31 
	469,79 

	(301-9001)
	  Камеры приточные, (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	(507-9507)
	  Фланцы стальные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(7)  
	-  

	Таблица 20-06-003. Установка камер орошения 

   

	
	Измеритель: 10 камер

	
	Установка камер орошения производительностью:

	20-06-003-01
	      до 10 тыс.м3/час
	3302,61 
	1615,12 
	652,40 
	27,24 
	1035,09 
	160,23 

	(301-9166)
	  Камеры орошения, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(10)  
	-  

	(507-9507)
	  Фланцы стальные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(60)  
	-  

	20-06-003-02
	      до 20 тыс.м3/час
	4027,51 
	1977,70 
	1014,72 
	46,34 
	1035,09 
	196,2 

	(301-9166)
	  Камеры орошения, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(10)  
	-  

	(507-9507)
	  Фланцы стальные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(60)  
	-  

	20-06-003-03
	      до 31,5 тыс.м3/час
	7976,66 
	4669,56 
	1682,78 
	76,42 
	1624,32 
	463,25 

	(301-9166)
	  Камеры орошения, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(10)  
	-  

	(507-9507)
	  Фланцы стальные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(40)  
	-  

	20-06-003-04
	      до 40 тыс.м3/час
	8497,18 
	5153,00 
	1704,94 
	76,42 
	1639,24 
	511,21 

	(301-9166)
	  Камеры орошения, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(10)  
	-  

	(507-9507)
	  Фланцы стальные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(40)  
	-  

	20-06-003-05
	      до 63 тыс.м3/час
	13404,75 
	7471,30 
	2924,77 
	139,29 
	3008,68 
	741,2 

	(301-9166)
	  Камеры орошения, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(10)  
	-  

	(507-9507)
	  Фланцы стальные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(40)  
	-  

	20-06-003-06
	      до 80 тыс.м3/час
	14360,67 
	8383,23 
	2968,76 
	139,29 
	3008,68 
	831,67 

	(301-9166)
	  Камеры орошения, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(10)  
	-  

	(507-9507)
	  Фланцы стальные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(40)  
	-  

	20-06-003-07
	      до 125 тыс.м3/час
	22063,02 
	14063,62 
	4442,90 
	214,23 
	3556,50 
	1395,2 

	(301-9166)
	  Камеры орошения, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(10)  
	-  

	(507-9507)
	  Фланцы стальные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(60)  
	-  

	20-06-003-08
	      до 160 тыс.м3/час
	25763,39 
	16920,29 
	5271,68 
	254,06 
	3571,42 
	1678,6 

	(301-9166)
	  Камеры орошения, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(10)  
	-  

	(507-9507)
	  Фланцы стальные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(60)  
	-  

	20-06-003-09
	      до 200 тыс.м3/час
	30746,22 
	20216,45 
	6584,50 
	323,44 
	3945,27 
	2005,6 

	(301-9166)
	  Камеры орошения, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(10)  
	-  

	(507-9507)
	  Фланцы стальные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(60)  
	-  

	20-06-003-10
	      до 250 тыс.м3/час
	35365,20 
	23732,35 
	7687,58 
	379,54 
	3945,27 
	2354,4 

	(301-9166)
	  Камеры орошения, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(10)  
	-  

	(507-9507)
	  Фланцы стальные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(60)  
	-  

	Таблица 20-06-004. Установка фильтров воздушных сетчатых (масляных) 

   

	
	Измеритель: 1 фильтр

	
	Установка фильтров воздушных сетчатых (масляных) производительностью:

	20-06-004-01
	      до 10 тыс.м3/час
	650,04 
	128,12 
	35,67 
	1,63 
	486,25 
	12,71 

	(301-9240)
	  Крепления, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(301-9614)
	  Фильтры воздушные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	20-06-004-02
	      до 20 тыс.м3/час
	1041,24 
	135,37 
	37,76 
	1,63 
	868,11 
	13,43 

	(301-9240)
	  Крепления, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(301-9614)
	  Фильтры воздушные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	20-06-004-03
	      до 31,5 тыс.м3/час
	2353,16 
	358,14 
	91,52 
	4,47 
	1903,50 
	35,53 

	(301-9240)
	  Крепления, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(301-9614)
	  Фильтры воздушные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	20-06-004-04
	      до 40 тыс.м3/час
	2418,90 
	420,64 
	93,27 
	4,47 
	1904,99 
	41,73 

	(301-9240)
	  Крепления, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(301-9614)
	  Фильтры воздушные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	20-06-004-05
	      до 63 тыс.м3/час
	4530,76 
	576,48 
	162,50 
	7,72 
	3791,78 
	57,19 

	(301-9240)
	  Крепления, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(301-9614)
	  Фильтры воздушные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	20-06-004-06
	      до 80 тыс.м3/час
	4612,05 
	656,31 
	163,96 
	7,72 
	3791,78 
	65,11 

	(301-9240)
	  Крепления, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(301-9614)
	  Фильтры воздушные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	20-06-004-07
	      до 125 тыс.м3/час
	4845,81 
	835,13 
	218,90 
	8,67 
	3791,78 
	82,85 

	(301-9240)
	  Крепления, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(301-9614)
	  Фильтры воздушные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	20-06-004-08
	      до 160 тыс.м3/час
	5030,83 
	1010,42 
	227,13 
	8,67 
	3793,28 
	100,24 

	(301-9240)
	  Крепления, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(301-9614)
	  Фильтры воздушные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	20-06-004-09
	      до 200 тыс.м3/час
	7106,45 
	1256,98 
	354,91 
	13,28 
	5494,56 
	124,7 

	(301-9240)
	  Крепления, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(301-9614)
	  Фильтры воздушные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	20-06-004-10
	      до 250 тыс.м3/час
	7390,97 
	1510,79 
	385,62 
	14,77 
	5494,56 
	149,88 

	(301-9240)
	  Крепления, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(301-9614)
	  Фильтры воздушные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	Таблица 20-06-005. Установка фильтров воздушных (сухих) 

   

	
	Измеритель: 1 фильтр

	
	Установка фильтров воздушных (сухих) производительностью:

	20-06-005-01
	      до 10 тыс.м3/час
	144,86 
	102,41 
	13,18 
	0,27 
	29,27 
	10,16 

	(301-9240)
	  Крепления, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(301-9614)
	  Фильтры воздушные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	20-06-005-02
	      до 20 тыс.м3/час
	175,92 
	128,52 
	18,13 
	0,41 
	29,27 
	12,75 

	(301-9240)
	  Крепления, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(301-9614)
	  Фильтры воздушные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	20-06-005-03
	      до 31,5 тыс.м3/час
	282,06 
	162,59 
	31,37 
	1,08 
	88,10 
	16,13 

	(301-9240)
	  Крепления, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(301-9614)
	  Фильтры воздушные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	20-06-005-04
	      до 40 тыс.м3/час
	312,11 
	184,56 
	37,96 
	1,36 
	89,59 
	18,31 

	(301-9240)
	  Крепления, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(301-9614)
	  Фильтры воздушные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	20-06-005-05
	      до 63 тыс.м3/час
	479,65 
	292,22 
	60,09 
	2,17 
	127,34 
	28,99 

	(301-9240)
	  Крепления, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(301-9614)
	  Фильтры воздушные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	20-06-005-06
	      до 80 тыс.м3/час
	509,80 
	312,08 
	70,38 
	2,71 
	127,34 
	30,96 

	(301-9240)
	  Крепления, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(301-9614)
	  Фильтры воздушные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	20-06-005-07
	      до 125 тыс.м3/час
	999,64 
	730,70 
	141,60 
	4,47 
	127,34 
	72,49 

	(301-9240)
	  Крепления, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(301-9614)
	  Фильтры воздушные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	20-06-005-08
	      до 160 тыс.м3/час
	1121,17 
	831,70 
	160,64 
	5,15 
	128,83 
	82,51 

	(301-9240)
	  Крепления, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(301-9614)
	  Фильтры воздушные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	20-06-005-09
	      до 200 тыс.м3/час
	1715,20 
	1318,46 
	223,18 
	5,96 
	173,56 
	130,8 

	(301-9240)
	  Крепления, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(301-9614)
	  Фильтры воздушные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	20-06-005-10
	      до 250 тыс.м3/час
	1839,02 
	1406,36 
	259,10 
	7,45 
	173,56 
	139,52 

	(301-9240)
	  Крепления, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(301-9614)
	  Фильтры воздушные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	Таблица 20-06-006. Установка воздухонагревателей однорядных для обводного канала 

   

	
	Измеритель: 1 воздухонагреватель

	
	Установка воздухонагревателей однорядных для обводного канала производительностью:

	20-06-006-01
	      до 10 тыс.м3/час
	184,79 
	80,64 
	15,79 
	0,54 
	88,36 
	8 

	(301-9070)
	  Воздухонагреватели, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	(301-9240)
	  Крепления, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	20-06-006-02
	      до 20 тыс.м3/час
	206,62 
	96,26 
	22,00 
	1,08 
	88,36 
	9,55 

	(301-9070)
	  Воздухонагреватели, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	(301-9240)
	  Крепления, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	20-06-006-03
	      до 31,5 тыс.м3/час
	249,34 
	132,96 
	28,02 
	1,22 
	88,36 
	13,19 

	(301-9070)
	  Воздухонагреватели, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	(301-9240)
	  Крепления, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	20-06-006-04
	      до 40 тыс.м3/час
	354,93 
	175,29 
	36,80 
	1,49 
	142,84 
	17,39 

	(301-9070)
	  Воздухонагреватели, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	(301-9240)
	  Крепления, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	20-06-006-05
	      до 63 тыс.м3/час
	452,57 
	240,61 
	52,16 
	2,17 
	159,80 
	23,87 

	(301-9070)
	  Воздухонагреватели, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	(301-9240)
	  Крепления, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	20-06-006-06
	      до 80 тыс.м3/час
	649,21 
	306,94 
	73,39 
	2,98 
	268,88 
	30,45 

	(301-9070)
	  Воздухонагреватели, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	(301-9240)
	  Крепления, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	20-06-006-07
	      до 125 тыс.м3/час
	715,11 
	366,21 
	105,44 
	4,61 
	243,46 
	36,33 

	(301-9070)
	  Воздухонагреватели, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	(301-9240)
	  Крепления, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	20-06-006-08
	      до 160 тыс.м3/час
	971,88 
	485,86 
	133,60 
	5,56 
	352,42 
	48,2 

	(301-9070)
	  Воздухонагреватели, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	(301-9240)
	  Крепления, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	20-06-006-09
	      до 200 тыс.м3/час
	1134,87 
	598,25 
	184,20 
	8,27 
	352,42 
	59,35 

	(301-9070)
	  Воздухонагреватели, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	(301-9240)
	  Крепления, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	20-06-006-10
	      до 250 тыс.м3/час
	1511,23 
	773,54 
	222,17 
	9,62 
	515,52 
	76,74 

	(301-9070)
	  Воздухонагреватели, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	(301-9240)
	  Крепления, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	Таблица 20-06-007. Установка воздухонагревателей двухрядных для обводного канала 

   

	
	Измеритель: 1 воздухонагреватель

	
	Установка воздухонагревателей двухрядных для обводного канала производительностью:

	20-06-007-01
	      до 10 тыс.м3/час
	202,65 
	92,84 
	21,41 
	0,95 
	88,40 
	9,21 

	(301-9070)
	  Воздухонагреватели, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	(301-9240)
	  Крепления, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	20-06-007-02
	      до 20 тыс.м3/час
	230,62 
	113,10 
	29,12 
	1,36 
	88,40 
	11,22 

	(301-9070)
	  Воздухонагреватели, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	(301-9240)
	  Крепления, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	20-06-007-03
	      до 31,5 тыс.м3/час
	284,82 
	157,15 
	39,27 
	1,76 
	88,40 
	15,59 

	(301-9070)
	  Воздухонагреватели, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	(301-9240)
	  Крепления, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	20-06-007-04
	      до 40 тыс.м3/час
	400,57 
	206,64 
	51,01 
	2,17 
	142,92 
	20,5 

	(301-9070)
	  Воздухонагреватели, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	(301-9240)
	  Крепления, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	20-06-007-05
	      до 63 тыс.м3/час
	521,32 
	286,78 
	74,66 
	3,39 
	159,88 
	28,45 

	(301-9070)
	  Воздухонагреватели, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	(301-9240)
	  Крепления, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	20-06-007-06
	      до 80 тыс.м3/час
	752,85 
	380,72 
	103,25 
	4,61 
	268,88 
	37,77 

	(301-9070)
	  Воздухонагреватели, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	(301-9240)
	  Крепления, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	20-06-007-07
	      до 125 тыс.м3/час
	840,67 
	450,78 
	146,43 
	6,78 
	243,46 
	44,72 

	(301-9070)
	  Воздухонагреватели, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	(301-9240)
	  Крепления, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	20-06-007-08
	      до 160 тыс.м3/час
	1134,17 
	600,67 
	181,08 
	8,13 
	352,42 
	59,59 

	(301-9070)
	  Воздухонагреватели, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	(301-9240)
	  Крепления, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	20-06-007-09
	      до 200 тыс.м3/час
	1348,47 
	742,09 
	253,96 
	11,79 
	352,42 
	73,62 

	(301-9070)
	  Воздухонагреватели, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	(301-9240)
	  Крепления, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	20-06-007-10
	      до 250 тыс.м3/час
	1723,04 
	930,59 
	294,73 
	13,41 
	497,72 
	92,32 

	(301-9070)
	  Воздухонагреватели, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	(301-9240)
	  Крепления, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	Таблица 20-06-008. Установка воздухонагревателей однорядных без обводного канала 

   

	
	Измеритель: 1 воздухонагреватель

	
	Установка воздухонагревателей однорядных без обводного канала производительностью:

	20-06-008-01
	      до 31,5 тыс.м3/час
	367,98 
	164,40 
	52,59 
	2,30 
	150,99 
	16,31 

	(301-9070)
	  Воздухонагреватели, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	(301-9240)
	  Крепления, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	20-06-008-02
	      до 40 тыс.м3/час
	409,36 
	199,38 
	58,99 
	2,71 
	150,99 
	19,78 

	(301-9070)
	  Воздухонагреватели, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	(301-9240)
	  Крепления, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	20-06-008-03
	      до 63 тыс.м3/час
	679,36 
	293,73 
	105,02 
	4,74 
	280,61 
	29,14 

	(301-9070)
	  Воздухонагреватели, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	(301-9240)
	  Крепления, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	20-06-008-04
	      до 80 тыс.м3/час
	755,45 
	350,48 
	124,36 
	5,56 
	280,61 
	34,77 

	(301-9070)
	  Воздухонагреватели, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	(301-9240)
	  Крепления, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	20-06-008-05
	      до 125 тыс.м3/час
	927,20 
	451,99 
	147,27 
	6,37 
	327,94 
	44,84 

	(301-9070)
	  Воздухонагреватели, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	(301-9240)
	  Крепления, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	20-06-008-06
	      до 160 тыс.м3/час
	1198,90 
	594,62 
	170,07 
	6,91 
	434,21 
	58,99 

	(301-9070)
	  Воздухонагреватели, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	(301-9240)
	  Крепления, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	20-06-008-07
	      до 200 тыс.м3/час
	1455,46 
	739,67 
	223,82 
	9,62 
	491,97 
	73,38 

	(301-9070)
	  Воздухонагреватели, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	(301-9240)
	  Крепления, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	20-06-008-08
	      до 250 тыс.м3/час
	1824,03 
	917,28 
	250,87 
	10,16 
	655,88 
	91 

	(301-9070)
	  Воздухонагреватели, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	(301-9240)
	  Крепления, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	Таблица 20-06-009. Установка воздухонагревателей двухрядных без обводного канала 

   

	
	Измеритель: 1 воздухонагреватель

	
	Установка воздухонагревателей двухрядных без обводного канала производительностью:

	20-06-009-01
	      до 31,5 тыс.м3/час
	396,76 
	192,12 
	53,65 
	2,30 
	150,99 
	19,06 

	(301-9070)
	  Воздухонагреватели, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	(301-9240)
	  Крепления, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	20-06-009-02
	      до 40 тыс.м3/час
	446,78 
	235,67 
	60,12 
	2,71 
	150,99 
	23,38 

	(301-9070)
	  Воздухонагреватели, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	(301-9240)
	  Крепления, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	20-06-009-03
	      до 63 тыс.м3/час
	736,52 
	349,27 
	106,64 
	4,74 
	280,61 
	34,65 

	(301-9070)
	  Воздухонагреватели, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	(301-9240)
	  Крепления, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	20-06-009-04
	      до 80 тыс.м3/час
	843,41 
	436,26 
	126,54 
	5,56 
	280,61 
	43,28 

	(301-9070)
	  Воздухонагреватели, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	(301-9240)
	  Крепления, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	20-06-009-05
	      до 125 тыс.м3/час
	1038,06 
	559,54 
	150,58 
	6,37 
	327,94 
	55,51 

	(301-9070)
	  Воздухонагреватели, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	(301-9240)
	  Крепления, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	20-06-009-06
	      до 160 тыс.м3/час
	1323,06 
	715,48 
	173,37 
	6,91 
	434,21 
	70,98 

	(301-9070)
	  Воздухонагреватели, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	(301-9240)
	  Крепления, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	20-06-009-07
	      до 200 тыс.м3/час
	1623,92 
	904,08 
	227,87 
	9,62 
	491,97 
	89,69 

	(301-9070)
	  Воздухонагреватели, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	(301-9240)
	  Крепления, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	20-06-009-08
	      до 250 тыс.м3/час
	2016,77 
	1104,26 
	256,63 
	10,16 
	655,88 
	109,55 

	(301-9070)
	  Воздухонагреватели, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	(301-9240)
	  Крепления, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	Таблица 20-06-010. Установка камер обслуживания 

   

	
	Измеритель: 1 камера

	
	Установка камер обслуживания производительностью:

	20-06-010-01
	      до 10 тыс.м3/час
	105,34 
	65,82 
	12,19 
	0,41 
	27,33 
	6,53 

	(301-9152)
	  Камеры обслуживания, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	(301-9240)
	  Крепления, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	20-06-010-02
	      до 20 тыс.м3/час
	113,07 
	71,16 
	14,58 
	0,54 
	27,33 
	7,06 

	(301-9152)
	  Камеры обслуживания, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	(301-9240)
	  Крепления, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	20-06-010-03
	      до 31,5 тыс.м3/час
	118,03 
	75,80 
	14,90 
	0,54 
	27,33 
	7,52 

	(301-9152)
	  Камеры обслуживания, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	(301-9240)
	  Крепления, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	20-06-010-04
	      до 40 тыс.м3/час
	135,03 
	91,93 
	15,77 
	0,54 
	27,33 
	9,12 

	(301-9152)
	  Камеры обслуживания, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	(301-9240)
	  Крепления, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	20-06-010-05
	      до 63 тыс.м3/час
	195,40 
	131,75 
	23,48 
	0,95 
	40,17 
	13,07 

	(301-9152)
	  Камеры обслуживания, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	(301-9240)
	  Крепления, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	20-06-010-06
	      до 80 тыс.м3/час
	275,94 
	178,92 
	27,34 
	1,08 
	69,68 
	17,75 

	(301-9152)
	  Камеры обслуживания, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	(301-9240)
	  Крепления, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	20-06-010-07
	      до 125 тыс.м3/час
	292,31 
	189,71 
	32,92 
	1,22 
	69,68 
	18,82 

	(301-9152)
	  Камеры обслуживания, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	(301-9240)
	  Крепления, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	20-06-010-08
	      до 160 тыс.м3/час
	343,21 
	236,88 
	36,65 
	1,36 
	69,68 
	23,5 

	(301-9152)
	  Камеры обслуживания, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	(301-9240)
	  Крепления, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	20-06-010-09
	      до 200 тыс.м3/час
	485,38 
	338,39 
	56,82 
	2,57 
	90,17 
	33,57 

	(301-9152)
	  Камеры обслуживания, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	(301-9240)
	  Крепления, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	20-06-010-10
	      до 250 тыс.м3/час
	489,53 
	339,60 
	59,03 
	2,57 
	90,90 
	33,69 

	(301-9152)
	  Камеры обслуживания, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	(301-9240)
	  Крепления, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	Таблица 20-06-011. Установка камер воздушных 

   

	
	Измеритель: 1 камера

	
	Установка камер воздушных:

	20-06-011-01
	      ВК-0.5 (В-622 мм) производительностью до 10 тыс.м3/час
	106,45 
	65,62 
	13,50 
	0,41 
	27,33 
	6,51 

	(301-9151)
	  Камеры воздушные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	(301-9240)
	  Крепления, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	20-06-011-02
	      ВК-0.5 (В-622 мм) производительностью до 20 тыс.м3/час
	114,05 
	72,78 
	13,94 
	0,41 
	27,33 
	7,22 

	(301-9151)
	  Камеры воздушные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	(301-9240)
	  Крепления, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	20-06-011-03
	      ВК-0.5 (В-622 мм) производительностью до 31,5 тыс.м3/час
	115,97 
	74,39 
	14,25 
	0,41 
	27,33 
	7,38 

	(301-9151)
	  Камеры воздушные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	(301-9240)
	  Крепления, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	20-06-011-04
	      ВК-0.5 (В-622 мм) производительностью до 63 тыс.м3/час
	193,14 
	132,96 
	20,01 
	0,54 
	40,17 
	13,19 

	(301-9151)
	  Камеры воздушные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	(301-9240)
	  Крепления, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	20-06-011-05
	      ВК-0.5 (В-622 мм) производительностью до 160 тыс.м3/час
	322,79 
	246,56 
	31,57 
	0,95 
	44,66 
	24,46 

	(301-9151)
	  Камеры воздушные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	(301-9240)
	  Крепления, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	20-06-011-06
	      ВК-0.5 (В-622 мм) производительностью до 250 тыс.м3/час
	409,84 
	325,08 
	38,61 
	1,08 
	46,15 
	32,25 

	(301-9151)
	  Камеры воздушные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	(301-9240)
	  Крепления, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	20-06-011-07
	      ВК-1 (В-1122 мм) производительностью до 40 тыс.м3/час
	134,57 
	83,36 
	23,88 
	1,08 
	27,33 
	8,27 

	(301-9151)
	  Камеры воздушные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	(301-9240)
	  Крепления, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	20-06-011-08
	      ВК-1 (В-1122 мм) производительностью до 80 тыс.м3/час
	239,38 
	166,82 
	32,39 
	1,36 
	40,17 
	16,55 

	(301-9151)
	  Камеры воздушные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	(301-9240)
	  Крепления, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	20-06-011-09
	      ВК-1 (В-1122 мм) производительностью до 160 тыс.м3/час
	318,58 
	230,83 
	43,09 
	1,63 
	44,66 
	22,9 

	(301-9151)
	  Камеры воздушные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	(301-9240)
	  Крепления, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	20-06-011-10
	      ВК-1 (В-1122 мм) производительностью до 250 тыс.м3/час
	404,25 
	304,52 
	53,58 
	1,90 
	46,15 
	30,21 

	(301-9151)
	  Камеры воздушные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	(301-9240)
	  Крепления, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	Таблица 20-06-012. Установка клапанов воздушных 

   

	
	Измеритель: 1 клапан

	
	Установка клапанов воздушных:

	20-06-012-01
	      К-0.5 (Н-503 мм) производительностью до 20 тыс.м3/час
	72,75 
	50,30 
	13,00 
	0,41 
	9,45 
	4,99 

	(301-9170)
	  Клапаны, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	20-06-012-02
	      К-0.5 (Н-503 мм) производительностью до 40 тыс.м3/час
	86,06 
	62,70 
	13,91 
	0,41 
	9,45 
	6,22 

	(301-9170)
	  Клапаны, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	20-06-012-03
	      К-0.5 (Н-503 мм) производительностью до 160 тыс.м3/час
	175,84 
	142,83 
	23,56 
	0,68 
	9,45 
	14,17 

	(301-9170)
	  Клапаны, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	20-06-012-04
	      К-0.5 (Н-503 мм) производительностью до 250 тыс.м3/час
	284,95 
	237,28 
	38,22 
	1,22 
	9,45 
	23,54 

	(301-9170)
	  Клапаны, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	20-06-012-05
	      К-1 (Н-1003 мм) производительностью до 40 тыс.м3/час
	103,96 
	74,29 
	14,72 
	0,41 
	14,95 
	7,37 

	(301-9170)
	  Клапаны, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	20-06-012-06
	      К-1 (Н-1003 мм) производительностью до 160 тыс.м3/час
	218,90 
	171,36 
	29,57 
	0,95 
	17,97 
	17 

	(301-9170)
	  Клапаны, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	20-06-012-07
	      К-1 (Н-1003 мм) производительностью до 200 тыс.м3/час
	336,72 
	271,35 
	45,47 
	1,49 
	19,90 
	26,92 

	(301-9170)
	  Клапаны, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	20-06-012-08
	      К-1 (Н-1003 мм) производительностью до 250 тыс.м3/час
	408,18 
	336,17 
	50,09 
	1,49 
	21,92 
	33,35 

	(301-9170)
	  Клапаны, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	20-06-012-09
	      для обвода воздухонагревателей производительностью до 40 тыс.м3/час
	99,24 
	62,70 
	13,91 
	0,41 
	22,63 
	6,22 

	(301-9170)
	  Клапаны, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	20-06-012-10
	      для обвода воздухонагревателей производительностью до 80 тыс.м3/час
	200,79 
	153,82 
	24,34 
	0,68 
	22,63 
	15,26 

	(301-9170)
	  Клапаны, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	20-06-012-11
	      для обвода воздухонагревателей производительностью до 160 тыс.м3/час
	231,56 
	170,35 
	33,45 
	1,22 
	27,76 
	16,9 

	(301-9170)
	  Клапаны, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	20-06-012-12
	      для обвода воздухонагревателей производительностью до 200 тыс.м3/час
	417,86 
	330,72 
	59,38 
	2,03 
	27,76 
	32,81 

	(301-9170)
	  Клапаны, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	20-06-012-13
	      для обвода воздухонагревателей производительностью до 250 тыс.м3/час
	496,69 
	404,31 
	64,62 
	2,03 
	27,76 
	40,11 

	(301-9170)
	  Клапаны, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	Таблица 20-06-013. Установка блоков тепломассообмена 

   

	
	Измеритель: 10 блоков

	
	Установка блоков тепломассообмена производительностью:

	20-06-013-01
	      до 10 тыс.м3/час
	2748,31 
	1681,04 
	742,77 
	34,01 
	324,50 
	166,77 

	(301-9621)
	  Блоки тепломассообмена, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(10)  
	-  

	(507-9507)
	  Фланцы стальные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(30)  
	-  

	20-06-013-02
	      до 20 тыс.м3/час
	3133,35 
	2043,62 
	765,23 
	34,01 
	324,50 
	202,74 

	(301-9621)
	  Блоки тепломассообмена, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(10)  
	-  

	(507-9507)
	  Фланцы стальные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(30)  
	-  

	20-06-013-03
	      до 31,5 тыс.м3/час
	6823,99 
	4691,53 
	1717,48 
	85,64 
	414,98 
	465,43 

	(301-9621)
	  Блоки тепломассообмена, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(10)  
	-  

	(507-9507)
	  Фланцы стальные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(30)  
	-  

	20-06-013-04
	      до 40 тыс.м3/час
	8082,08 
	5801,24 
	1757,12 
	84,15 
	523,72 
	575,52 

	(301-9621)
	  Блоки тепломассообмена, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(10)  
	-  

	(507-9507)
	  Фланцы стальные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(50)  
	-  

	20-06-013-05
	      до 63 тыс.м3/час
	11501,73 
	8229,41 
	2570,59 
	125,61 
	701,73 
	816,41 

	(301-9621)
	  Блоки тепломассообмена, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(10)  
	-  

	(507-9507)
	  Фланцы стальные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(50)  
	-  

	20-06-013-06
	      до 80 тыс.м3/час
	13431,33 
	9503,93 
	3051,64 
	147,70 
	875,76 
	942,85 

	(301-9621)
	  Блоки тепломассообмена, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(10)  
	-  

	(507-9507)
	  Фланцы стальные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(90)  
	-  

	20-06-013-07
	      до 125 тыс.м3/час
	20229,07 
	15491,95 
	3627,14 
	175,74 
	1109,98 
	1536,9 

	(301-9621)
	  Блоки тепломассообмена, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(10)  
	-  

	(507-9507)
	  Фланцы стальные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(90)  
	-  

	20-06-013-08
	      до 160 тыс.м3/час
	26277,40 
	19996,70 
	5003,92 
	251,08 
	1276,78 
	1983,8 

	(301-9621)
	  Блоки тепломассообмена, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(10)  
	-  

	(507-9507)
	  Фланцы стальные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(130)  
	-  

	20-06-013-09
	      до 200 тыс.м3/час
	34917,69 
	27138,38 
	6199,60 
	311,65 
	1579,71 
	2692,3 

	(301-9621)
	  Блоки тепломассообмена, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(10)  
	-  

	(507-9507)
	  Фланцы стальные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(130)  
	-  

	20-06-013-10
	      до 250 тыс.м3/час
	38899,40 
	29665,44 
	7279,18 
	363,28 
	1954,78 
	2943 

	(301-9621)
	  Блоки тепломассообмена, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(10)  
	-  

	(507-9507)
	  Фланцы стальные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(190)  
	-  

	Таблица 20-06-014. Присоединение трубопроводов к оросительной системе блока тепломассообмена 

   

	
	Измеритель: 10 блоков

	
	Присоединение трубопроводов к оросительной системе блока тепломассообмена производительностью:

	20-06-014-01
	      до 20 тыс.м3/час
	524,33 
	260,37 
	84,48 
	0,00 
	179,48 
	25,83 

	(507-9507)
	  Фланцы стальные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	20-06-014-02
	      до 31,5 тыс.м3/час
	542,56 
	276,90 
	85,73 
	0,00 
	179,93 
	27,47 

	(507-9507)
	  Фланцы стальные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	20-06-014-03
	      до 63 тыс.м3/час
	729,09 
	380,12 
	129,78 
	0,00 
	219,19 
	37,71 

	(507-9507)
	  Фланцы стальные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	20-06-014-04
	      до 125 тыс.м3/час
	1085,33 
	587,87 
	189,75 
	0,00 
	307,71 
	58,32 

	(507-9507)
	  Фланцы стальные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	20-06-014-05
	      до 200 тыс.м3/час
	1408,37 
	794,40 
	265,20 
	0,00 
	348,77 
	78,81 

	(507-9507)
	  Фланцы стальные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	20-06-014-06
	      до 250 тыс.м3/час
	2064,31 
	1109,71 
	438,11 
	0,00 
	516,49 
	110,09 

	(507-9507)
	  Фланцы стальные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	Таблица 20-06-015. Установка агрегатов вентиляторных 

   

	
	Измеритель: 1 агрегат

	
	Установка агрегатов вентиляторных производительностью:

	20-06-015-01
	      до 10 тыс.м3/час
	205,14 
	118,64 
	24,08 
	0,95 
	62,42 
	11,77 

	(301-9611)
	  Агрегаты вентиляторные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	20-06-015-02
	      до 20 тыс.м3/час
	295,10 
	164,81 
	67,87 
	3,12 
	62,42 
	16,35 

	(301-9611)
	  Агрегаты вентиляторные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	20-06-015-03
	      до 40 тыс.м3/час
	570,04 
	383,44 
	124,18 
	5,42 
	62,42 
	38,04 

	(301-9611)
	  Агрегаты вентиляторные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	20-06-015-04
	      до 80 тыс.м3/час
	964,94 
	532,93 
	256,83 
	12,20 
	175,18 
	52,87 

	(301-9611)
	  Агрегаты вентиляторные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	20-06-015-05
	      до 125 тыс.м3/час
	1365,16 
	775,66 
	347,87 
	16,40 
	241,63 
	76,95 

	(301-9611)
	  Агрегаты вентиляторные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	20-06-015-06
	      до 160 тыс.м3/час
	2054,32 
	1472,28 
	459,21 
	19,78 
	122,83 
	146,06 

	(301-9611)
	  Агрегаты вентиляторные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	20-06-015-07
	      до 200 тыс.м3/час
	2262,68 
	1593,14 
	546,71 
	24,39 
	122,83 
	158,05 

	(301-9611)
	  Агрегаты вентиляторные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	20-06-015-08
	      до 250 тыс.м3/час
	2752,72 
	1834,86 
	725,56 
	33,33 
	192,30 
	182,03 

	(301-9611)
	  Агрегаты вентиляторные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	Таблица 20-06-016. Установка блоков присоединительных 

   

	
	Измеритель: 1 блок

	
	Установка блоков присоединительных:

	20-06-016-01
	      БП-1 производительностью до 10 тыс.м3/час
	137,96 
	78,93 
	11,23 
	0,41 
	47,80 
	7,83 

	(301-9240)
	  Крепления, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(301-9612)
	  Блоки присоединительные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	20-06-016-02
	      БП-1 производительностью до 20 тыс.м3/час
	150,18 
	86,89 
	15,49 
	0,54 
	47,80 
	8,62 

	(301-9240)
	  Крепления, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(301-9612)
	  Блоки присоединительные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	20-06-016-03
	      БП-1 производительностью до 31,5 тыс.м3/час
	189,88 
	116,42 
	25,66 
	1,08 
	47,80 
	11,55 

	(301-9240)
	  Крепления, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(301-9612)
	  Блоки присоединительные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	20-06-016-04
	      БП-1 производительностью до 40 тыс.м3/час
	202,60 
	126,40 
	28,40 
	1,22 
	47,80 
	12,54 

	(301-9240)
	  Крепления, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(301-9612)
	  Блоки присоединительные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	20-06-016-05
	      БП-1 производительностью до 63 тыс.м3/час
	425,15 
	293,33 
	47,08 
	1,36 
	84,74 
	29,1 

	(301-9240)
	  Крепления, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(301-9612)
	  Блоки присоединительные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	20-06-016-06
	      БП-1 производительностью до 80 тыс.м3/час
	447,62 
	308,75 
	54,13 
	1,76 
	84,74 
	30,63 

	(301-9240)
	  Крепления, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(301-9612)
	  Блоки присоединительные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	20-06-016-07
	      БП-1 производительностью до 125 тыс.м3/час
	706,78 
	515,29 
	86,37 
	2,57 
	105,12 
	51,12 

	(301-9240)
	  Крепления, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(301-9612)
	  Блоки присоединительные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	20-06-016-08
	      БП-2 производительностью до 200 тыс.м3/час
	5541,27 
	2422,73 
	2849,10 
	631,64 
	269,44 
	240,35 

	(301-9240)
	  Крепления, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(301-9612)
	  Блоки присоединительные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	20-06-016-09
	      БП-2 производительностью до 250 тыс.м3/час
	6098,83 
	2666,16 
	3123,76 
	695,93 
	308,91 
	264,5 

	(301-9240)
	  Крепления, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(301-9612)
	  Блоки присоединительные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	Таблица 20-06-017. Установка блоков приемных 

   

	
	Измеритель: 1 блок

	
	Установка блоков приемных производительностью:

	20-06-017-01
	      до 10 тыс.м3/час
	221,02 
	128,52 
	26,82 
	1,08 
	65,68 
	12,75 

	(301-9240)
	  Крепления, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(301-9613)
	  Блоки приемные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	20-06-017-02
	      до 20 тыс.м3/час
	241,84 
	145,05 
	31,11 
	1,22 
	65,68 
	14,39 

	(301-9240)
	  Крепления, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(301-9613)
	  Блоки приемные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	20-06-017-03
	      до 31,5 тыс.м3/час
	278,71 
	167,03 
	46,00 
	1,90 
	65,68 
	16,57 

	(301-9240)
	  Крепления, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(301-9613)
	  Блоки приемные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	20-06-017-04
	      до 40 тыс.м3/час
	309,77 
	192,33 
	51,76 
	2,03 
	65,68 
	19,08 

	(301-9240)
	  Крепления, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(301-9613)
	  Блоки приемные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	20-06-017-05
	      до 63 тыс.м3/час
	485,98 
	328,51 
	77,85 
	3,39 
	79,62 
	32,59 

	(301-9240)
	  Крепления, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(301-9613)
	  Блоки приемные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	20-06-017-06
	      до 80 тыс.м3/час
	535,66 
	369,13 
	86,91 
	3,52 
	79,62 
	36,62 

	(301-9240)
	  Крепления, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(301-9613)
	  Блоки приемные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	20-06-017-07
	      до 160 тыс.м3/час
	692,82 
	448,26 
	134,31 
	5,96 
	110,25 
	44,47 

	(301-9240)
	  Крепления, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(301-9613)
	  Блоки приемные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	20-06-017-08
	      до 250 тыс.м3/час
	846,90 
	514,18 
	193,37 
	8,81 
	139,35 
	51,01 

	(301-9240)
	  Крепления, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(301-9613)
	  Блоки приемные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  
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