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	Раздел 1. ВРЕМЕННЫЕ ИНВЕНТАРНЫЕ ЗДАНИЯ ИЗ СБОРНО-РАЗБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

   

	Таблица 21-01-001. Сборка временных зданий деревянно-щитовых жилого назначения 

   

	
	Измеритель: 100 м3 здания

	
	Сборка временных зданий деревянно-щитовых объемом до 1000 м3:

	21-01-001-01
	      жилых домов из трехкомнатных квартир
	3592,04 
	1524,30 
	807,03 
	62,06 
	1260,71 
	173,61 

	(401-0004)
	  Бетон тяжелый, класс В10 (М150), (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(402-0004)
	  Раствор готовый кладочный цементный марки 100, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(403-0001)
	  Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем сплошные М 100, объемом 0,5 м3 и более, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(408-9101)
	  Песок строительный, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	21-01-001-02
	      жилых домов из двухкомнатных квартир
	4536,23 
	1991,48 
	1036,14 
	78,53 
	1508,61 
	226,82 

	(401-0004)
	  Бетон тяжелый, класс В10 (М150), (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(402-0004)
	  Раствор готовый кладочный цементный марки 100, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(403-0001)
	  Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем сплошные М 100, объемом 0,5 м3 и более, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(408-9101)
	  Песок строительный, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	21-01-001-03
	      жилых домов из однокомнатных квартир
	6486,50 
	2331,18 
	1504,73 
	125,37 
	2650,59 
	265,51 

	(401-0004)
	  Бетон тяжелый, класс В10 (М150), (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(402-0004)
	  Раствор готовый кладочный цементный марки 100, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(403-0001)
	  Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем сплошные М 100, объемом 0,5 м3 и более, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(408-9101)
	  Песок строительный, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	21-01-001-04
	      общежитий
	7277,37 
	2642,69 
	1733,24 
	141,56 
	2901,44 
	300,99 

	(401-0004)
	  Бетон тяжелый, класс В10 (М150), (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(402-0004)
	  Раствор готовый кладочный цементный марки 100, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(403-0001)
	  Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем сплошные М 100, объемом 0,5 м3 и более, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(408-9101)
	  Песок строительный, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	Таблица 21-01-002. Сборка временных зданий деревянно-щитовых общественного назначения 

   

	
	Измеритель: 100 м3 здания

	
	Сборка временных зданий деревянно-щитовых:

	21-01-002-01
	      детских садов и яслей объемом до 700 м3
	5280,36 
	2027,30 
	1236,39 
	99,57 
	2016,67 
	230,9 

	(401-0004)
	  Бетон тяжелый, класс В10 (М150), (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(402-0004)
	  Раствор готовый кладочный цементный марки 100, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(403-0001)
	  Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем сплошные М 100, объемом 0,5 м3 и более, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(408-9101)
	  Песок строительный, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	21-01-002-02
	      магазинов объемом до 700 м3
	6838,71 
	2432,76 
	1021,02 
	72,90 
	3384,93 
	277,08 

	(101-1741)
	  Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные многоцветные квадратные и прямоугольные, (м2)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(402-0004)
	  Раствор готовый кладочный цементный марки 100, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(408-9101)
	  Песок строительный, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	21-01-002-03
	      школ объемом до 1000 м3
	6700,94 
	2414,41 
	1501,70 
	120,78 
	2784,83 
	274,99 

	(401-0004)
	  Бетон тяжелый, класс В10 (М150), (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(402-0004)
	  Раствор готовый кладочный цементный марки 100, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(403-0001)
	  Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем сплошные М 100, объемом 0,5 м3 и более, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(408-9101)
	  Песок строительный, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	21-01-002-04
	      клубов объемом до 2000 м3
	3864,06 
	1507,00 
	551,28 
	38,04 
	1805,78 
	171,64 

	(101-1741)
	  Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные многоцветные квадратные и прямоугольные, (м2)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(402-0004)
	  Раствор готовый кладочный цементный марки 100, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(408-9101)
	  Песок строительный, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	Таблица 21-01-003. Сборка временных зданий деревянно-щитовых санитарно-бытового назначения 

   

	
	Измеритель: 100 м3 здания

	
	Сборка временных зданий деревянно-щитовых:

	21-01-003-01
	      бытовых помещений объемом до 1000 м3
	7848,50 
	2653,40 
	1249,69 
	98,94 
	3945,41 
	302,21 

	(402-0004)
	  Раствор готовый кладочный цементный марки 100, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(408-9101)
	  Песок строительный, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  


	21-01-003-02
	      столовых объемом до 2000 м3
	9301,22 
	3044,03 
	1318,62 
	96,87 
	4938,57 
	346,7 

	(101-1741)
	  Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные многоцветные квадратные и прямоугольные, (м2)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(401-0004)
	  Бетон тяжелый, класс В10 (М150), (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(402-0004)
	  Раствор готовый кладочный цементный марки 100, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(404-9032)
	  Кирпич керамический, силикатный или пустотелый, (1000 шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(408-9101)
	  Песок строительный, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	Таблица 21-01-004. Сборка временных зданий деревянно-щитовых административного назначения 

   

	
	Измеритель: 100 м3 здания

	
	Сборка временных зданий контор деревянно-щитовых:

	21-01-004-01
	      со здравпунктом на 20 мест объемом до 1000 м3
	7080,39 
	2564,81 
	1597,55 
	127,51 
	2918,03 
	292,12 

	(401-0004)
	  Бетон тяжелый, класс В10 (М150), (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(402-0004)
	  Раствор готовый кладочный цементный марки 100, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(403-0001)
	  Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем сплошные М 100, объемом 0,5 м3 и более, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(408-9101)
	  Песок строительный, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	21-01-004-02
	      со здравпунктом или буфетом на 30 мест объемом до 1300 м3
	6523,14 
	2162,78 
	880,01 
	64,29 
	3480,35 
	246,33 

	(101-1741)
	  Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные многоцветные квадратные и прямоугольные, (м2)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(402-0004)
	  Раствор готовый кладочный цементный марки 100, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(408-9101)
	  Песок строительный, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	Таблица 21-01-005. Сборка временных зданий деревянно-щитовых производственного и складского назначения 

   

	
	Измеритель: 100 м3 здания

	
	Сборка временных зданий деревянно-щитовых:

	21-01-005-01
	      складов отапливаемых и неотапливаемых объемом до 1000 м3
	13364,86 
	4034,50 
	1950,14 
	136,03 
	7380,22 
	459,51 

	(101-0073)
	  Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(402-0004)
	  Раствор готовый кладочный цементный марки 100, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(408-9101)
	  Песок строительный, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	21-01-005-02
	      мастерских объемом до 1500 м3
	13697,68 
	3997,45 
	1878,99 
	131,77 
	7821,24 
	455,29 

	(101-0073)
	  Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(401-0004)
	  Бетон тяжелый, класс В10 (М150), (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(402-0004)
	  Раствор готовый кладочный цементный марки 100, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(403-9874)
	  Плитки бетонные, цементные или мозаичные, (м2)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(408-9101)
	  Песок строительный, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	Таблица 21-01-011. Сборка временных зданий со стальным каркасом и многослойными панелями жилого назначения 

   

	
	Измеритель: 100 м3 здания

	
	Сборка временных зданий со стальным каркасом и многослойными панелями объемом до 1000 м3:

	21-01-011-01
	      жилых домов из трехкомнатных квартир
	6040,64 
	1621,46 
	2037,67 
	174,09 
	2381,51 
	170,68 

	(401-0004)
	  Бетон тяжелый, класс В10 (М150), (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(402-0004)
	  Раствор готовый кладочный цементный марки 100, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(403-0001)
	  Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем сплошные М 100, объемом 0,5 м3 и более, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(408-9101)
	  Песок строительный, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	21-01-011-02
	      жилых домов из двухкомнатных квартир
	7615,92 
	1924,23 
	2372,74 
	213,12 
	3318,95 
	202,55 

	(401-0004)
	  Бетон тяжелый, класс В10 (М150), (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(402-0004)
	  Раствор готовый кладочный цементный марки 100, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(403-0001)
	  Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем сплошные М 100, объемом 0,5 м3 и более, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(408-9101)
	  Песок строительный, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	21-01-011-03
	      жилых домов из однокомнатных квартир
	8603,70 
	1902,13 
	2483,21 
	244,43 
	4218,36 
	202,57 

	(401-0004)
	  Бетон тяжелый, класс В10 (М150), (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(402-0004)
	  Раствор готовый кладочный цементный марки 100, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(403-0001)
	  Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем сплошные М 100, объемом 0,5 м3 и более, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(408-9101)
	  Песок строительный, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	21-01-011-04
	      общежитий
	10056,67 
	2093,97 
	2712,55 
	269,88 
	5250,15 
	223 

	(401-0004)
	  Бетон тяжелый, класс В10 (М150), (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(402-0004)
	  Раствор готовый кладочный цементный марки 100, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(403-0001)
	  Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем сплошные М 100, объемом 0,5 м3 и более, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(408-9101)
	  Песок строительный, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	Таблица 21-01-012. Сборка временных зданий со стальным каркасом и многослойными панелями общественного назначения 

   

	
	Измеритель: 100 м3 здания

	
	Сборка временных зданий со стальным каркасом и многослойными панелями:

	21-01-012-01
	      детских садов и яслей объемом до 700 м3
	7672,49 
	1837,78 
	2402,07 
	223,43 
	3432,64 
	193,45 

	(401-0004)
	  Бетон тяжелый, класс В10 (М150), (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(402-0004)
	  Раствор готовый кладочный цементный марки 100, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  


	(403-0001)
	  Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем сплошные М 100, объемом 0,5 м3 и более, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(408-9101)
	  Песок строительный, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	21-01-012-02
	      магазинов объемом до 700 м3
	8773,60 
	2036,23 
	1932,62 
	187,49 
	4804,75 
	214,34 

	(101-1741)
	  Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные многоцветные квадратные и прямоугольные, (м2)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(401-0004)
	  Бетон тяжелый, класс В10 (М150), (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(402-0004)
	  Раствор готовый кладочный цементный марки 100, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(408-9101)
	  Песок строительный, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	21-01-012-03
	      школ объемом до 1000 м3
	9033,17 
	1977,43 
	2644,40 
	261,84 
	4411,34 
	208,15 

	(401-0004)
	  Бетон тяжелый, класс В10 (М150), (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(402-0004)
	  Раствор готовый кладочный цементный марки 100, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(403-0001)
	  Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем сплошные М 100, объемом 0,5 м3 и более, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(408-9101)
	  Песок строительный, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	21-01-012-04
	      клубов объемом до 2000 м3
	6618,60 
	1557,96 
	1782,39 
	155,56 
	3278,25 
	161,95 

	(101-1741)
	  Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные многоцветные квадратные и прямоугольные, (м2)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(401-0004)
	  Бетон тяжелый, класс В10 (М150), (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(402-0004)
	  Раствор готовый кладочный цементный марки 100, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(408-9101)
	  Песок строительный, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	Таблица 21-01-013. Сборка временных зданий со стальным каркасом и многослойными панелями санитарно-бытового назначения 

   

	
	Измеритель: 100 м3 здания

	
	Сборка временных зданий со стальным каркасом и многослойными панелями:

	21-01-013-01
	      бытовых помещений объемом до 1000 м3
	9931,41 
	2130,68 
	2372,48 
	234,11 
	5428,25 
	226,91 

	(408-9101)
	  Песок строительный, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	21-01-013-02
	      столовых объемом до 2000 м3
	11636,38 
	2498,40 
	2508,77 
	250,32 
	6629,21 
	266,07 

	(101-1741)
	  Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные многоцветные квадратные и прямоугольные, (м2)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(401-0004)
	  Бетон тяжелый, класс В10 (М150), (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(402-0004)
	  Раствор готовый кладочный цементный марки 100, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(403-0001)
	  Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем сплошные М 100, объемом 0,5 м3 и более, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(404-9001)
	  Кирпич, (1000 шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(408-9101)
	  Песок строительный, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	Таблица 21-01-014. Сборка временных зданий со стальным каркасом и многослойными панелями административного назначения 

   

	
	Измеритель: 100 м3 здания

	
	Сборка временных зданий контор со стальным каркасом и многослойными панелями:

	21-01-014-01
	      со здравпунктом на 20 мест объемом до 1000 м3
	9274,76 
	2049,34 
	2625,42 
	261,75 
	4600,00 
	215,72 

	(401-0004)
	  Бетон тяжелый, класс В10 (М150), (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(402-0004)
	  Раствор готовый кладочный цементный марки 100, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(403-0001)
	  Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем сплошные М 100, объемом 0,5 м3 и более, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(408-9101)
	  Песок строительный, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	21-01-014-02
	      со здравпунктом или буфетом на 30 мест объемом до 1300 м3
	8359,75 
	1853,87 
	1750,45 
	166,41 
	4755,43 
	197,43 

	(101-1741)
	  Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные многоцветные квадратные и прямоугольные, (м2)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(401-0004)
	  Бетон тяжелый, класс В10 (М150), (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(402-0004)
	  Раствор готовый кладочный цементный марки 100, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(404-9001)
	  Кирпич, (1000 шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(408-9101)
	  Песок строительный, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	Таблица 21-01-015. Сборка временных зданий со стальным каркасом и многослойными панелями производственного и складского назначения 

   

	
	Измеритель: 100 м3 здания

	
	Сборка временных зданий со стальным каркасом и многослойными панелями:

	21-01-015-01
	      складов отапливаемых и неотапливаемых объемом до 1000 м3
	16532,61 
	3197,70 
	3647,90 
	366,18 
	9687,01 
	336,6 

	(408-9101)
	  Песок строительный, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	21-01-015-02
	      мастерских объемом до 1500 м3
	13434,57 
	2749,20 
	3152,73 
	329,06 
	7532,64 
	292,78 

	(401-0004)
	  Бетон тяжелый, класс В10 (М150), (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(402-0004)
	  Раствор готовый кладочный цементный марки 100, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(403-9015)
	  Плиты железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(408-9101)
	  Песок строительный, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	Таблица 21-01-021. Сборка временных жилых зданий контейнерного типа 

   

	
	Измеритель: 100 м3 здания

	21-01-021-01
	Сборка временных жилых зданий контейнерного типа
	4789,29 
	504,86 
	445,16 
	57,75 
	3839,27 
	52,48 

	(401-0003)
	  Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100), (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(402-0002)
	  Раствор готовый кладочный цементный марки 50, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(403-0001)
	  Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем сплошные М 100, объемом 0,5 м3 и более, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(404-0005)
	  Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100, (1000 шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	Таблица 21-01-022. Сборка временных зданий культурно-бытового назначения контейнерного типа 

   

	
	Измеритель: 100 м3 здания

	21-01-022-01
	Сборка временных зданий культурно-бытового назначения контейнерного типа
	4874,25 
	552,67 
	454,29 
	57,88 
	3867,29 
	57,45 

	(401-0003)
	  Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100), (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(402-0002)
	  Раствор готовый кладочный цементный марки 50, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(403-0001)
	  Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем сплошные М 100, объемом 0,5 м3 и более, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(404-0005)
	  Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100, (1000 шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	Раздел 2. УСТРОЙСТВО ВНУТРЕННИХ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ ВРЕМЕННЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ 

   

	Таблица 21-02-001. Устройство системы отопления во временных зданиях жилого и общественного назначения 

   

	
	Измеритель: 100 м3 здания

	
	Устройство системы централизованного отопления во временных жилых домах:

	21-02-001-01
	      из трехкомнатных квартир
	618,00 
	283,88 
	50,47 
	0,54 
	283,65 
	28,82 

	21-02-001-02
	      из двухкомнатных квартир
	676,41 
	288,01 
	52,72 
	0,54 
	335,68 
	29,24 

	21-02-001-03
	      из однокомнатных квартир
	1260,80 
	421,89 
	87,53 
	0,95 
	751,38 
	43,36 

	
	Устройство системы централизованного отопления во временных зданиях:

	21-02-001-04
	      общежитий
	812,79 
	346,61 
	82,44 
	1,08 
	383,74 
	34,8 

	21-02-001-05
	      детских садов или яслей
	798,34 
	352,32 
	80,23 
	0,81 
	365,79 
	36,21 

	(104-9094)
	  Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,0267)  
	-  

	21-02-001-06
	      магазинов
	362,92 
	208,96 
	39,58 
	0,41 
	114,38 
	20,98 

	(104-9094)
	  Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,0208)  
	-  

	21-02-001-07
	      школ
	775,58 
	370,36 
	90,51 
	1,08 
	314,71 
	37,6 

	(104-9094)
	  Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,0389)  
	-  

	21-02-001-08
	      клубов
	447,12 
	221,75 
	31,76 
	0,27 
	193,61 
	22,79 

	(104-9094)
	  Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,0094)  
	-  

	
	Устройство системы автономного отопления во временных жилых домах:

	21-02-001-09
	      из трехкомнатных квартир
	594,34 
	411,57 
	88,09 
	2,57 
	94,68 
	39,65 

	21-02-001-10
	      из двухкомнатных квартир
	482,67 
	327,97 
	71,45 
	1,90 
	83,25 
	32,06 

	21-02-001-11
	      из однокомнатных квартир
	676,27 
	457,76 
	103,58 
	2,85 
	114,93 
	44,1 

	
	Устройство системы автономного отопления во временных зданиях:

	21-02-001-12
	      общежитий
	602,47 
	393,19 
	99,31 
	2,44 
	109,97 
	37,88 

	21-02-001-13
	      детских садов или яслей
	390,97 
	235,12 
	63,18 
	0,95 
	92,67 
	23,87 

	21-02-001-14
	      магазинов
	365,64 
	230,69 
	54,52 
	1,49 
	80,43 
	22,55 

	21-02-001-15
	      школ
	506,20 
	313,89 
	85,33 
	1,63 
	106,98 
	31,14 

	21-02-001-16
	      клубов
	210,82 
	129,23 
	20,92 
	0,41 
	60,67 
	13,12 

	Таблица 21-02-002. Устройство системы отопления во временных зданиях бытового, административно-хозяйственного, производственного и складского назначения 

   

	
	Измеритель: 100 м3 здания

	
	Устройство централизованной системы отопления во временных зданиях:

	21-02-002-01
	      бытовых помещений
	565,81 
	336,48 
	62,89 
	0,68 
	166,44 
	34,16 

	(104-9094)
	  Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,0417)  
	-  

	21-02-002-02
	      столовых
	586,56 
	327,02 
	67,26 
	0,81 
	192,28 
	33,2 

	(104-9094)
	  Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,0346)  
	-  

	21-02-002-03
	      контор на 20 мест со здравпунктом
	616,55 
	327,61 
	72,11 
	0,95 
	216,83 
	33,26 

	(104-9094)
	  Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,0352)  
	-  

	21-02-002-04
	      контор на 30 мест со здравпунктом или буфетом
	491,63 
	280,23 
	55,75 
	0,68 
	155,65 
	28,45 

	(104-9094)
	  Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,0279)  
	-  

	21-02-002-05
	      складов отапливаемых
	916,51 
	524,91 
	108,57 
	1,49 
	283,03 
	53,29 

	(104-9094)
	  Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,0236)  
	-  

	21-02-002-06
	      мастерских
	944,21 
	529,54 
	112,23 
	1,49 
	302,44 
	53,76 

	(104-9094)
	  Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,0491)  
	-  

	
	Устройство автономной системы отопления во временных зданиях:

	21-02-002-07
	      бытовых помещений
	581,70 
	399,47 
	84,11 
	2,03 
	98,12 
	39,63 

	21-02-002-08
	      столовых
	566,23 
	345,84 
	78,35 
	1,76 
	142,04 
	34,31 

	21-02-002-09
	      контор на 20 мест со здравпунктом
	647,93 
	397,44 
	94,26 
	2,30 
	156,23 
	38,85 

	21-02-002-10
	      контор на 30 мест со здравпунктом или буфетом
	536,64 
	344,52 
	71,28 
	2,03 
	120,84 
	34,59 

	21-02-002-11
	      складов отапливаемых
	883,25 
	540,63 
	120,59 
	2,44 
	222,03 
	54,28 

	21-02-002-12
	      мастерских
	883,25 
	540,63 
	120,59 
	2,44 
	222,03 
	54,28 

	Таблица 21-02-003. Устройство системы вентиляции во временных зданиях жилого и общественного назначения 

   

	
	Измеритель: 100 м3 здания

	
	Устройство системы вентиляции во временных жилых домах:

	21-02-003-01
	      из трехкомнатных квартир
	97,26 
	59,66 
	2,73 
	0,14 
	34,87 
	6,6 

	21-02-003-02
	      из двухкомнатных квартир
	166,13 
	118,14 
	4,16 
	0,14 
	43,83 
	13,23 

	21-02-003-03
	      из однокомнатных квартир
	131,68 
	91,30 
	5,96 
	0,14 
	34,42 
	10,1 

	
	Устройство системы вентиляции во временных зданиях:

	21-02-003-04
	      общежитий
	100,28 
	70,15 
	4,62 
	0,14 
	25,51 
	7,76 

	21-02-003-05
	      детских садов или яслей
	43,56 
	31,91 
	1,77 
	0,00 
	9,88 
	3,53 

	21-02-003-06
	      магазинов
	52,76 
	36,79 
	2,63 
	0,14 
	13,34 
	4,07 

	21-02-003-07
	      школ
	76,64 
	52,16 
	4,22 
	0,14 
	20,26 
	5,77 

	21-02-003-08
	      клубов
	114,12 
	52,73 
	34,37 
	3,25 
	27,02 
	5,55 

	Таблица 21-02-004. Устройство системы вентиляции во временных зданиях бытового, административно-хозяйственного, производственного и складского назначения 

   

	
	Измеритель: 100 м3 здания

	
	Устройство системы вентиляции во временных зданиях:

	21-02-004-01
	      бытовых помещений
	180,53 
	114,61 
	14,18 
	0,54 
	51,74 
	12,35 

	21-02-004-02
	      столовых
	841,96 
	501,98 
	129,86 
	4,88 
	210,12 
	52,84 

	21-02-004-03
	      контор на 20 мест со здравпунктом
	97,86 
	68,25 
	4,65 
	0,14 
	24,96 
	7,55 

	21-02-004-04
	      контор на 30 мест со здравпунктом или буфетом
	58,09 
	38,33 
	2,82 
	0,14 
	16,94 
	4,24 

	21-02-004-05
	      складов отапливаемых
	147,81 
	110,20 
	8,31 
	0,27 
	29,30 
	12,34 

	21-02-004-06
	      мастерских
	166,95 
	96,73 
	16,08 
	0,95 
	54,14 
	10,56 

	Таблица 21-02-005. Устройство системы холодного водоснабжения во временных зданиях жилого и общественного назначения 

   

	
	Измеритель: 100 м3 здания

	
	Устройство системы холодного водоснабжения во временных жилых домах:

	21-02-005-01
	      из трехкомнатных квартир
	137,01 
	95,72 
	23,37 
	0,27 
	17,92 
	9,61 

	21-02-005-02
	      из двухкомнатных квартир
	80,76 
	58,51 
	15,91 
	0,14 
	6,34 
	5,94 

	21-02-005-03
	      из однокомнатных квартир
	144,45 
	107,45 
	20,94 
	0,27 
	16,06 
	11,31 

	
	Устройство системы холодного водоснабжения во временных зданиях:

	21-02-005-04
	      общежитий
	110,71 
	90,40 
	14,12 
	0,14 
	6,19 
	10 

	21-02-005-05
	      детских садов или яслей
	85,97 
	63,53 
	16,23 
	0,14 
	6,21 
	6,45 

	21-02-005-06
	      магазинов
	98,37 
	78,04 
	14,12 
	0,14 
	6,21 
	8,41 

	21-02-005-07
	      школ
	75,56 
	55,96 
	13,50 
	0,14 
	6,10 
	5,96 

	21-02-005-08
	      клубов
	46,53 
	32,40 
	10,26 
	0,00 
	3,87 
	3,33 

	Таблица 21-02-006. Устройство системы холодного водоснабжения во временных зданиях бытового, административно-хозяйственного и производственного назначения 

   

	
	Измеритель: 100 м3 здания

	
	Устройство систем холодного водоснабжения во временных зданиях:

	21-02-006-01
	      бытовых помещений
	115,36 
	93,84 
	15,29 
	0,14 
	6,23 
	10,38 

	21-02-006-02
	      столовых
	124,00 
	93,81 
	17,72 
	0,14 
	12,47 
	9,99 

	21-02-006-03
	      контор на 20 мест со здравпунктом
	111,09 
	90,76 
	14,12 
	0,14 
	6,21 
	10,04 

	21-02-006-04
	      контор на 30 мест со здравпунктом или буфетом
	96,01 
	73,21 
	15,91 
	0,14 
	6,89 
	7,61 

	21-02-006-05
	      мастерских
	230,36 
	202,64 
	15,25 
	0,27 
	12,47 
	23,08 

	Таблица 21-02-007. Устройство системы горячего водоснабжения во временных зданиях жилого и общественного назначения 

   

	
	Измеритель: 100 м3 здания

	
	Устройство системы горячего водоснабжения во временных жилых домах:

	21-02-007-01
	      из трехкомнатных квартир
	100,44 
	71,81 
	15,47 
	0,27 
	13,16 
	7,02 

	21-02-007-02
	      из двухкомнатных квартир
	44,14 
	34,27 
	7,14 
	0,14 
	2,73 
	3,35 

	21-02-007-03
	      из однокомнатных квартир
	81,60 
	56,98 
	12,17 
	0,27 
	12,45 
	5,57 

	
	Устройство системы горячего водоснабжения во временных зданиях:

	21-02-007-04
	      общежитий
	34,02 
	26,09 
	5,35 
	0,14 
	2,58 
	2,55 

	21-02-007-05
	      детских садов или яслей
	46,77 
	36,52 
	7,46 
	0,14 
	2,79 
	3,57 

	21-02-007-06
	      школ
	27,09 
	19,85 
	4,73 
	0,14 
	2,51 
	1,94 

	Таблица 21-02-008. Устройство системы горячего водоснабжения во временных зданиях бытового, административно-хозяйственного и производственного назначения 

   

	
	Измеритель: 100 м3 здания

	
	Устройство системы горячего водоснабжения во временных зданиях:

	21-02-008-01
	      бытовых помещений
	38,66 
	29,53 
	6,52 
	0,14 
	2,61 
	2,93 

	21-02-008-02
	      столовых
	55,81 
	43,48 
	8,95 
	0,14 
	3,38 
	4,25 

	21-02-008-03
	      контор на 20 мест со здравпунктом
	34,45 
	26,50 
	5,35 
	0,14 
	2,60 
	2,59 

	21-02-008-04
	      мастерских
	56,86 
	41,63 
	6,48 
	0,27 
	8,75 
	4,18 

	Таблица 21-02-009. Устройство системы канализации во временных зданиях жилого и общественного назначения 

   

	
	Измеритель: 100 м3 здания

	
	Устройство системы канализации во временных жилых домах:

	21-02-009-01
	      из трехкомнатных квартир
	171,98 
	123,90 
	9,43 
	0,14 
	38,65 
	12,44 

	21-02-009-02
	      из двухкомнатных квартир
	204,76 
	133,26 
	14,35 
	0,27 
	57,15 
	13,38 

	21-02-009-03
	      из однокомнатных квартир
	275,61 
	186,52 
	13,05 
	0,14 
	76,04 
	19,17 

	
	Устройство системы канализации во временных зданиях:

	21-02-009-04
	      общежитий
	247,21 
	170,81 
	12,08 
	0,14 
	64,32 
	17,98 

	21-02-009-05
	      детских садов или яслей
	159,50 
	99,39 
	7,28 
	0,00 
	52,83 
	10,09 

	21-02-009-06
	      магазинов
	138,80 
	97,66 
	4,61 
	0,00 
	36,53 
	10,4 

	21-02-009-07
	      школ
	179,39 
	112,19 
	8,21 
	0,00 
	58,99 
	11,53 

	21-02-009-08
	      клубов
	51,79 
	34,63 
	2,71 
	0,00 
	14,45 
	3,6 

	Таблица 21-02-010. Устройство системы канализации во временных зданиях бытового, административно-хозяйственного и производственного назначения 

   

	
	Измеритель: 100 м3 здания

	
	Устройство системы канализации во временных зданиях:

	21-02-010-01
	      бытовых помещений
	262,10 
	183,54 
	14,07 
	0,27 
	64,49 
	19,32 

	21-02-010-02
	      столовых
	281,28 
	189,54 
	14,70 
	0,14 
	77,04 
	19,48 

	21-02-010-03
	      контор на 20 мест со здравпунктом
	182,55 
	129,92 
	6,48 
	0,00 
	46,15 
	14 

	21-02-010-04
	      контор на 30 мест со здравпунктом или буфетом
	183,23 
	115,98 
	8,24 
	0,00 
	59,01 
	11,92 

	21-02-010-05
	      мастерских
	310,58 
	278,52 
	5,99 
	0,14 
	26,07 
	30,81 

	Таблица 21-02-016. Устройство внутреннего электроснабжения временных жилых и общественных зданий 

   

	
	Измеритель: 100 м3 здания

	
	Устройство внутреннего электроснабжения временных жилых домов:

	21-02-016-01
	      из трехкомнатных квартир
	1010,79 
	156,17 
	22,49 
	0,68 
	832,13 
	15,68 

	21-02-016-02
	      из двухкомнатных квартир
	1346,81 
	205,57 
	28,16 
	0,81 
	1113,08 
	20,64 

	21-02-016-03
	      из однокомнатных квартир
	1579,09 
	250,39 
	33,58 
	0,95 
	1295,12 
	25,14 

	
	Устройство внутреннего электроснабжения временных зданий:

	21-02-016-04
	      общежитий
	1440,35 
	230,37 
	32,12 
	0,95 
	1177,86 
	23,13 

	21-02-016-05
	      детских садов или яслей
	1107,78 
	165,93 
	22,62 
	0,68 
	919,23 
	16,66 

	21-02-016-06
	      магазинов
	1311,71 
	222,06 
	27,73 
	0,81 
	1061,92 
	22,03 

	21-02-016-07
	      школ
	1139,02 
	175,69 
	23,66 
	0,68 
	939,67 
	17,64 

	21-02-016-08
	      клубов
	602,00 
	99,60 
	13,23 
	0,41 
	489,17 
	10 

	Таблица 21-02-017. Устройство внутреннего электроснабжения временных зданий бытового и административного назначения 

   

	
	Измеритель: 100 м3 здания

	
	Устройство внутреннего электроснабжения временных зданий:

	21-02-017-01
	      бытовых помещений
	1220,49 
	200,59 
	26,84 
	0,81 
	993,06 
	20,14 

	(501-0679)
	  Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами марки КГН, с числом жил - 3 и сечением 4 мм2, (1000 м)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	21-02-017-02
	      столовых
	1282,52 
	204,48 
	27,28 
	0,81 
	1050,76 
	20,53 

	(501-0679)
	  Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами марки КГН, с числом жил - 3 и сечением 4 мм2, (1000 м)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	21-02-017-03
	      контор на 20 мест со здравпунктом
	1770,13 
	279,28 
	36,24 
	1,08 
	1454,61 
	28,04 

	(501-0679)
	  Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами марки КГН, с числом жил - 3 и сечением 4 мм2, (1000 м)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	21-02-017-04
	      контор на 30 мест со здравпунктом или буфетом
	1341,97 
	207,47 
	28,56 
	0,81 
	1105,94 
	20,83 

	(501-0679)
	  Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами марки КГН, с числом жил - 3 и сечением 4 мм2, (1000 м)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	Таблица 21-02-018. Устройство внутреннего электроснабжения временных зданий производственного и складского назначения 

   

	
	Измеритель: 100 м3 здания

	
	Устройство внутреннего электроснабжения временных зданий:

	21-02-018-01
	      складов отапливаемых и неотапливаемых
	836,13 
	180,63 
	21,03 
	0,68 
	634,47 
	17,92 

	21-02-018-02
	      мастерских
	2102,32 
	400,38 
	48,85 
	1,49 
	1653,09 
	39,72 

	Раздел 3. ПОДКРАНОВЫЕ ПУТИ ДЛЯ БАШЕННЫХ КРАНОВ 

   

	Таблица 21-03-001. Устройство и разборка подкрановых путей для башенных кранов из инвентарных звеньев на деревянных полушпалах в две нити 

   

	
	Измеритель: 1 звено (12,5 м)

	
	Устройство и разборка подкрановых путей для башенных кранов из инвентарных звеньев на деревянных полушпалах длиной 12,5 м в две нити с рельсами типа:

	21-03-001-01
	      Р43 шириной колеи до 4500 мм на песчаном балласте
	5946,86 
	144,95 
	839,79 
	122,59 
	4962,12 
	16,36 

	21-03-001-02
	      Р43 шириной колеи до 4500 мм на щебеночном балласте
	13625,01 
	167,99 
	922,29 
	134,79 
	12534,73 
	18,96 

	21-03-001-03
	      Р43 шириной колеи до 6000 мм на песчаном балласте
	6206,16 
	144,95 
	878,84 
	130,92 
	5182,37 
	16,36 

	21-03-001-04
	      Р43 шириной колеи до 6000 мм на щебеночном балласте
	13651,66 
	167,99 
	961,34 
	143,06 
	12522,33 
	18,96 

	21-03-001-05
	      Р43 шириной колеи до 7500 мм на песчаном балласте
	6636,82 
	145,04 
	726,80 
	99,13 
	5764,98 
	16,37 

	21-03-001-06
	      Р43 шириной колеи до 7500 мм на щебеночном балласте
	14684,09 
	168,07 
	659,52 
	90,92 
	13856,50 
	18,97 

	21-03-001-07
	      Р50 шириной колеи до 4500 мм на песчаном балласте
	5995,22 
	144,95 
	812,00 
	118,67 
	5038,27 
	16,36 

	21-03-001-08
	      Р50 шириной колеи до 4500 мм на щебеночном балласте
	13147,69 
	167,99 
	891,34 
	130,40 
	12088,36 
	18,96 

	21-03-001-09
	      Р50 шириной колеи до 6000 мм на песчаном балласте
	6893,30 
	144,95 
	979,31 
	145,15 
	5769,04 
	16,36 

	21-03-001-10
	      Р50 шириной колеи до 6000 мм на щебеночном балласте
	16157,79 
	167,99 
	1070,95 
	158,76 
	14918,85 
	18,96 

	21-03-001-11
	      Р50 шириной колеи до 7500 мм на песчаном балласте
	6609,30 
	144,95 
	684,00 
	93,17 
	5780,35 
	16,36 

	21-03-001-12
	      Р50 шириной колеи до 7500 мм на щебеночном балласте
	14053,59 
	167,99 
	765,28 
	105,25 
	13120,32 
	18,96 

	21-03-001-13
	      Р65 шириной колеи до 6000 мм на песчаном балласте
	6663,33 
	144,95 
	905,41 
	134,70 
	5612,97 
	16,36 

	21-03-001-14
	      Р65 шириной колеи до 6000 мм на щебеночном балласте
	14605,73 
	167,99 
	991,20 
	147,41 
	13446,54 
	18,96 

	Примечания:

В расценках не учтена оборачиваемость элементов подкрановых путей; не предусмотрено применение старогодных рельсов.



	Таблица 21-03-002. Устройство и разборка подкрановых путей для башенных кранов из отдельных элементов на деревянных полушпалах в две нити 

   

	
	Измеритель: 1 звено (12,5 м)

	
	Устройство и разборка подкрановых путей для башенных кранов из отдельных элементов на деревянных полушпалах длиной 12,5 м в две нити с рельсами типа:

	21-03-002-01
	      Р43 шириной колеи до 4500 мм на песчаном балласте
	9599,92 
	365,94 
	1314,67 
	133,75 
	7919,31 
	40,48 

	21-03-002-02
	      Р43 шириной колеи до 4500 мм на щебеночном балласте
	17267,14 
	411,14 
	1364,27 
	139,45 
	15491,73 
	45,48 

	21-03-002-03
	      Р43 шириной колеи до 6000 мм на песчаном балласте
	9867,52 
	366,30 
	1361,66 
	143,33 
	8139,56 
	40,52 

	21-03-002-04
	      Р43 шириной колеи до 6000 мм на щебеночном балласте
	17312,43 
	411,50 
	1421,40 
	150,44 
	15479,53 
	45,52 

	21-03-002-05
	      Р43 шириной колеи до 7500 мм на песчаном балласте
	10290,16 
	366,75 
	1201,23 
	110,35 
	8722,18 
	40,57 

	21-03-002-06
	      Р43 шириной колеи до 7500 мм на щебеночном балласте
	18473,74 
	411,95 
	1250,97 
	116,25 
	16810,82 
	45,57 

	21-03-002-07
	      Р50 шириной колеи до 4500 мм на песчаном балласте
	9747,31 
	369,92 
	1288,10 
	129,97 
	8089,29 
	40,92 

	21-03-002-08
	      Р50 шириной колеи до 4500 мм на щебеночном балласте
	16905,00 
	414,21 
	1351,41 
	137,76 
	15139,38 
	45,82 

	21-03-002-09
	      Р50 шириной колеи до 6000 мм на песчаном балласте
	10643,32 
	370,28 
	1452,98 
	156,07 
	8820,06 
	40,96 

	21-03-002-10
	      Р50 шириной колеи до 6000 мм на щебеночном балласте
	19890,34 
	416,29 
	1504,18 
	162,31 
	17969,87 
	46,05 

	21-03-002-11
	      Р50 шириной колеи до 7500 мм на песчаном балласте
	10361,69 
	370,82 
	1159,49 
	104,41 
	8831,38 
	41,02 

	21-03-002-12
	      Р50 шириной колеи до 7500 мм на щебеночном балласте
	17796,59 
	416,02 
	1209,23 
	110,35 
	16171,34 
	46,02 

	21-03-002-13
	      Р65 шириной колеи до 6000 мм на песчаном балласте
	10717,42 
	402,82 
	1380,82 
	145,93 
	8933,78 
	44,56 

	21-03-002-14
	      Р65 шириной колеи до 6000 мм на щебеночном балласте
	18646,02 
	448,02 
	1430,65 
	151,85 
	16767,35 
	49,56 

	Примечания:

В расценках не учтена оборачиваемость элементов подкрановых путей; не предусмотрено применение старогодных рельсов.



	Таблица 21-03-003. Устройство выключающей линейки на подкрановых путях для башенных кранов 

   

	
	Измеритель: 1 путь

	
	Устройство выключающей линейки на подкрановых путях для башенных кранов:

	21-03-003-01
	      весом до 5 кг
	86,64 
	60,72 
	13,35 
	0,27 
	12,57 
	6,24 

	(201-0843)
	  Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	21-03-003-02
	      весом до 10 кг
	100,44 
	70,83 
	14,68 
	0,27 
	14,93 
	7,28 

	(201-0843)
	  Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	21-03-003-03
	      весом до 25 кг
	149,03 
	95,94 
	23,24 
	0,68 
	29,85 
	9,86 

	(201-0843)
	  Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	Примечания:

В расценках не учтена оборачиваемость стальных конструкций.



	Таблица 21-03-004. Устройство и разборка кабельных лотков на подкрановых путях для башенных кранов 

   

	
	Измеритель: 1 звено (12,5 м)

	
	Устройство и разборка кабельных лотков на подкрановых путях для башенных кранов:

	21-03-004-01
	      с изготовлением лотков в построечных условиях
	417,77 
	101,83 
	25,28 
	0,27 
	290,66 
	11,91 

	21-03-004-02
	      из готовых элементов
	52,97 
	48,12 
	4,85 
	0,27 
	0,00 
	6,03 

	(203-0571)
	  Лотки каналов для прокладки кабелей (инвентарные), (м2)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	Примечание.

В расценках не учтена оборачиваемость лотков при изготовлении в построечных условиях.



	Таблица 21-03-005. Установка тупиковых упоров на подкрановых путях для башенных кранов 

   

	
	Измеритель: 1 путь

	21-03-005-01
	Установка тупиковых упоров на подкрановых путях для башенных кранов
	29,70 
	15,78 
	13,92 
	0,00 
	0,00 
	1,68 

	(201-0630)
	  Упоры тупиков, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	Примечание.

В расценках не учтена оборачиваемость конструкций упоров тупиков.



	Таблица 21-03-006. Испытание башенного крана перед сдачей в эксплуатацию 

   

	
	Измеритель: 1 кран

	
	Испытание башенного крана перед сдачей в эксплуатацию:

	21-03-006-01
	      грузоподъемностью до 5 т
	1126,22 
	431,51 
	657,20 
	105,01 
	37,51 
	38,7 

	21-03-006-02
	      грузоподъемностью до 8 т
	1150,45 
	439,53 
	695,28 
	107,05 
	15,64 
	39,42 

	21-03-006-03
	      грузоподъемностью до 10 т
	1198,01 
	444,89 
	739,04 
	108,40 
	14,08 
	39,9 

	21-03-006-04
	      грузоподъемностью до 12,5 т
	2162,07 
	451,58 
	1649,90 
	110,16 
	60,59 
	40,5 

	21-03-006-05
	      грузоподъемностью до 25 т
	3599,68 
	485,03 
	2948,14 
	135,10 
	166,51 
	43,5 

	21-03-006-06
	      грузоподъемностью более 25 т
	8093,13 
	1488,53 
	6451,30 
	363,14 
	153,30 
	133,5 

	Таблица 21-03-007. Устройство заземления рельсового пути для башенных кранов 

   

	
	Измеритель: 1 заземление

	
	Устройство заземления рельсового пути для башенных кранов в грунтах:

	21-03-007-01
	      1 группы при количестве очагов заземления один
	1705,71 
	442,24 
	234,31 
	10,91 
	1029,16 
	48,28 

	21-03-007-02
	      1 группы при количестве очагов заземления два
	2351,39 
	579,28 
	333,84 
	16,28 
	1438,27 
	63,24 

	21-03-007-03
	      1 группы при количестве очагов заземления три
	2997,78 
	716,04 
	433,46 
	21,67 
	1848,28 
	78,17 

	21-03-007-04
	      1 группы при количестве очагов заземления четыре
	3641,78 
	853,16 
	531,23 
	26,92 
	2257,39 
	93,14 

	21-03-007-05
	      2 группы при количестве очагов заземления один
	1766,44 
	472,01 
	265,27 
	13,46 
	1029,16 
	51,53 

	21-03-007-06
	      2 группы при количестве очагов заземления два
	2452,54 
	621,32 
	392,95 
	20,93 
	1438,27 
	67,83 

	21-03-007-07
	      2 группы при количестве очагов заземления три
	3138,45 
	770,36 
	519,81 
	28,39 
	1848,28 
	84,1 

	21-03-007-08
	      2 группы при количестве очагов заземления четыре
	3823,40 
	919,57 
	646,44 
	35,84 
	2257,39 
	100,39 

	21-03-007-09
	      3 группы при количестве очагов заземления один
	1849,78 
	551,16 
	269,46 
	14,16 
	1029,16 
	60,17 

	21-03-007-10
	      3 группы при количестве очагов заземления два
	2570,49 
	732,98 
	399,24 
	21,97 
	1438,27 
	80,02 

	21-03-007-11
	      3 группы при количестве очагов заземления три
	3290,83 
	914,35 
	528,20 
	29,77 
	1848,28 
	99,82 

	21-03-007-12
	      3 группы при количестве очагов заземления четыре
	4010,40 
	1096,09 
	656,92 
	37,59 
	2257,39 
	119,66 

	21-03-007-13
	На каждое звено рельсового пути длиной 12,5 м добавлять или уменьшать к расценкам 21-03-007
	5,56 
	2,08 
	1,78 
	0,00 
	1,70 
	0,23 

	Примечание.

В расценках не учтена оборачиваемость элементов заземления.
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