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Часть 22. Водопровод – наружные сети
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	Раздел 1. УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ 

   

	Подраздел 1.1 ТРУБЫ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ 

   

	Таблица 22-01-001. Укладка асбестоцементных водопроводных труб с соединением при помощи асбестоцементных муфт 

   

	
	Измеритель: 1 км трубопровода

	
	Укладка асбестоцементных водопроводных труб с соединением при помощи асбестоцементных муфт диаметром:

	22-01-001-01
	      100 мм
	29745,32 
	3487,44 
	583,79 
	24,79 
	25674,09 
	362,52 

	22-01-001-02
	      150 мм
	46141,94 
	4043,86 
	614,86 
	26,54 
	41483,22 
	420,36 

	22-01-001-03
	      200 мм
	73141,59 
	3848,19 
	3147,82 
	229,72 
	66145,58 
	400,02 

	22-01-001-04
	      250 мм
	95391,06 
	4632,99 
	3765,99 
	284,24 
	86992,08 
	481,6 

	22-01-001-05
	      300 мм
	124331,26 
	5107,07 
	4052,30 
	308,32 
	115171,89 
	530,88 

	22-01-001-06
	      350 мм
	150510,00 
	6421,54 
	9115,86 
	710,06 
	134972,60 
	667,52 

	22-01-001-07
	      400 мм
	211948,18 
	6443,09 
	10164,91 
	801,99 
	195340,18 
	669,76 

	22-01-001-08
	      500 мм
	308479,64 
	8220,87 
	13886,97 
	1155,86 
	286371,80 
	854,56 

	Таблица 22-01-002. Укладка асбестоцементных водопроводных труб с соединением труб чугунными муфтами 

   

	
	Измеритель: 1 км трубопровода

	
	Укладка асбестоцементных водопроводных труб с соединением труб чугунными муфтами диаметром:

	22-01-002-01
	      100 мм
	38841,55 
	3487,44 
	589,51 
	25,05 
	34764,60 
	362,52 

	22-01-002-02
	      150 мм
	59115,93 
	4043,86 
	641,95 
	28,05 
	54430,12 
	420,36 

	22-01-002-03
	      200 мм
	85588,04 
	3814,14 
	3161,24 
	230,41 
	78612,66 
	396,48 

	22-01-002-04
	      250 мм
	115372,17 
	4632,99 
	3832,97 
	287,93 
	106906,21 
	481,6 

	22-01-002-05
	      300 мм
	150325,14 
	5107,07 
	4137,56 
	312,98 
	141080,51 
	530,88 

	22-01-002-06
	      350 мм
	187354,60 
	6421,54 
	9249,59 
	717,77 
	171683,47 
	667,52 

	22-01-002-07
	      400 мм
	253318,77 
	6443,09 
	10313,17 
	810,57 
	236562,51 
	669,76 

	22-01-002-08
	      500 мм
	351612,54 
	8220,87 
	14017,84 
	1163,49 
	329373,83 
	854,56 

	Подраздел 1.2 ТРУБЫ ЧУГУННЫЕ 

   

	Таблица 22-01-006. Укладка водопроводных чугунных напорных раструбных труб при заделке раструбов асбестоцементом 

   

	
	Измеритель: 1 км трубопровода

	
	Укладка водопроводных чугунных напорных раструбных труб при заделке раструбов асбестоцементом диаметром:

	22-01-006-01
	      65 мм
	94584,05 
	3511,30 
	279,65 
	10,79 
	90793,10 
	365 

	22-01-006-02
	      80 мм
	112785,56 
	3511,30 
	280,52 
	10,79 
	108993,74 
	365 

	22-01-006-03
	      100 мм
	138266,73 
	3569,02 
	774,06 
	48,50 
	133923,65 
	371 

	22-01-006-04
	      125 мм
	174690,54 
	4367,48 
	775,80 
	48,50 
	169547,26 
	454 

	22-01-006-05
	      150 мм
	207745,27 
	4367,48 
	778,41 
	48,50 
	202599,38 
	454 

	22-01-006-06
	      200 мм
	297938,13 
	4906,20 
	3741,91 
	293,99 
	289290,02 
	510 

	22-01-006-07
	      250 мм
	427963,84 
	5396,82 
	13133,14 
	1125,48 
	409433,88 
	561 

	22-01-006-08
	      300 мм
	514646,97 
	6147,18 
	23737,33 
	2049,91 
	484762,46 
	639 

	22-01-006-09
	      350 мм
	628569,48 
	6868,68 
	26930,68 
	2329,53 
	594770,12 
	714 

	22-01-006-10
	      400 мм
	769653,79 
	7715,24 
	31697,31 
	2749,32 
	730241,24 
	802 

	22-01-006-11
	      500 мм
	1080933,57 
	10485,80 
	39306,63 
	3570,71 
	1031141,14 
	1090 

	22-01-006-12
	      600 мм
	1303514,52 
	12506,00 
	51517,07 
	4700,17 
	1239491,45 
	1300 

	22-01-006-13
	      700 мм
	1491460,82 
	14911,00 
	58410,90 
	5295,48 
	1418138,92 
	1550 

	22-01-006-14
	      800 мм
	1742138,53 
	16931,20 
	69545,81 
	5514,18 
	1655661,52 
	1760 

	22-01-006-15
	      900 мм
	1958009,51 
	20394,40 
	72248,92 
	5695,67 
	1865366,19 
	2120 

	22-01-006-16
	      1000 мм
	2183517,72 
	22318,40 
	77889,71 
	6114,11 
	2083309,61 
	2320 

	Таблица 22-01-007. Укладка водопроводных чугунных напорных труб с заделкой раструбов резиновыми уплотнительными манжетами 

   

	
	Измеритель: 1 км трубопровода

	
	Укладка водопроводных чугунных напорных труб с заделкой раструбов резиновыми уплотнительными манжетами диаметром:

	22-01-007-01
	      65 мм
	95327,55 
	2984,33 
	279,65 
	10,79 
	92063,57 
	314,14 

	22-01-007-02
	      80 мм
	113694,36 
	2984,33 
	280,52 
	10,79 
	110429,51 
	314,14 

	22-01-007-03
	      100 мм
	139346,09 
	2984,33 
	774,06 
	48,50 
	135587,70 
	314,14 

	22-01-007-04
	      150 мм
	210179,86 
	3585,49 
	780,15 
	48,50 
	205814,22 
	377,42 

	22-01-007-05
	      200 мм
	300048,37 
	3819,76 
	3741,91 
	293,99 
	292486,70 
	402,08 

	22-01-007-06
	      250 мм
	430987,17 
	4585,84 
	13132,27 
	1125,48 
	413269,06 
	482,72 

	22-01-007-07
	      300 мм
	510811,06 
	5224,24 
	15402,49 
	1304,91 
	490184,33 
	549,92 

	Подраздел 1.3 ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ 

   

	Таблица 22-01-011. Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием 

   

	
	Измеритель: 1 км трубопровода

	
	Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром:

	22-01-011-01
	      50 мм
	36366,94 
	3447,12 
	2427,52 
	267,65 
	30492,30 
	318 

	22-01-011-02
	      75 мм
	59364,15 
	3739,80 
	2834,75 
	326,76 
	52789,60 
	345 

	22-01-011-03
	      100 мм
	67697,20 
	3826,52 
	4737,09 
	535,55 
	59133,59 
	353 

	22-01-011-04
	      125 мм
	117519,83 
	4617,84 
	5206,99 
	603,31 
	107695,00 
	426 

	22-01-011-05
	      150 мм
	128450,81 
	5073,12 
	8910,67 
	957,33 
	114467,02 
	468 

	22-01-011-06
	      200 мм
	215896,28 
	5300,76 
	15237,50 
	1609,48 
	195358,02 
	489 

	22-01-011-07
	      250 мм
	266264,32 
	5550,08 
	16191,90 
	1738,04 
	244522,34 
	512 

	22-01-011-08
	      300 мм
	353212,18 
	6438,96 
	20262,31 
	2181,96 
	326510,91 
	594 

	22-01-011-09
	      350 мм
	436344,81 
	7728,92 
	23970,45 
	2555,60 
	404645,44 
	713 

	22-01-011-10
	      400 мм
	583798,55 
	8075,80 
	27355,29 
	2940,74 
	548367,46 
	745 

	22-01-011-11
	      500 мм
	757716,26 
	10547,32 
	34906,81 
	3768,33 
	712262,13 
	973 

	22-01-011-12
	      600 мм
	1189866,59 
	12466,00 
	44994,17 
	4869,85 
	1132406,42 
	1150 

	22-01-011-13
	      700 мм
	1464764,26 
	14308,80 
	52855,69 
	5705,00 
	1397599,77 
	1320 

	22-01-011-14
	      800 мм
	1674122,79 
	15392,80 
	61828,07 
	6500,07 
	1596901,92 
	1420 

	22-01-011-15
	      900 мм
	1914936,00 
	18536,40 
	104650,98 
	10719,15 
	1791748,62 
	1710 

	22-01-011-16
	      1000 мм
	2368950,79 
	20270,80 
	107071,85 
	11024,18 
	2241608,14 
	1870 

	22-01-011-17
	      1100 мм
	2595332,83 
	25365,60 
	236482,08 
	14378,91 
	2333485,15 
	2340 

	22-01-011-18
	      1200 мм
	3421364,64 
	25799,20 
	241299,34 
	14944,69 
	3154266,10 
	2380 

	22-01-011-19
	      1300 мм
	3100961,51 
	30677,20 
	297610,81 
	17287,64 
	2772673,50 
	2830 

	22-01-011-20
	      1400 мм
	4671769,83 
	31110,80 
	300269,01 
	17607,75 
	4340390,02 
	2870 

	22-01-011-21
	      1500 мм
	4533987,00 
	34362,80 
	346433,30 
	19898,32 
	4153190,90 
	3170 

	22-01-011-22
	      1600 мм
	5279836,20 
	34796,40 
	348498,15 
	20215,77 
	4896541,65 
	3210 

	Таблица 22-01-012. Укладка стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием 

   

	
	Измеритель: 1 км трубопровода

	
	Укладка стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием диаметром:

	22-01-012-01
	      50 мм
	41505,37 
	4455,24 
	6567,59 
	754,70 
	30482,54 
	411 

	22-01-012-02
	      75 мм
	64515,79 
	4747,92 
	7002,18 
	817,00 
	52765,69 
	438 

	22-01-012-03
	      100 мм
	71619,99 
	4834,64 
	7690,07 
	910,98 
	59095,28 
	446 

	22-01-012-04
	      125 мм
	122088,05 
	5734,36 
	8746,53 
	1043,44 
	107607,16 
	529 

	22-01-012-05
	      150 мм
	131897,01 
	6167,96 
	11349,87 
	1304,69 
	114379,18 
	569 

	22-01-012-06
	      200 мм
	222090,75 
	6395,60 
	20490,36 
	2271,71 
	195204,79 
	590 

	22-01-012-07
	      250 мм
	272155,74 
	6775,00 
	21277,93 
	2393,94 
	244102,81 
	625 

	22-01-012-08
	      300 мм
	358980,60 
	7663,88 
	25347,75 
	2836,90 
	325968,97 
	707 

	22-01-012-09
	      350 мм
	442995,96 
	9170,64 
	29848,69 
	3317,02 
	403976,63 
	846 

	22-01-012-10
	      400 мм
	590309,93 
	9528,36 
	33232,94 
	3702,90 
	547548,63 
	879 

	22-01-012-11
	      500 мм
	765336,60 
	12140,80 
	41930,54 
	4688,47 
	711265,26 
	1120 

	22-01-012-12
	      600 мм
	1196945,34 
	13983,60 
	52165,80 
	5788,16 
	1130795,94 
	1290 

	22-01-012-13
	      700 мм
	1471989,03 
	16043,20 
	60224,86 
	6672,09 
	1395720,97 
	1480 

	22-01-012-14
	      800 мм
	1680769,93 
	17127,20 
	69195,45 
	7467,41 
	1594447,28 
	1580 

	22-01-012-15
	      900 мм
	1923491,49 
	20596,00 
	114250,55 
	11956,38 
	1788644,94 
	1900 

	22-01-012-16
	      1000 мм
	2376779,16 
	22330,40 
	116671,42 
	12274,55 
	2237777,34 
	2060 

	22-01-012-17
	      1100 мм
	2604341,91 
	27750,40 
	247783,84 
	15837,51 
	2328807,67 
	2560 

	22-01-012-18
	      1200 мм
	3429527,04 
	28184,00 
	252601,10 
	16404,96 
	3148741,94 
	2600 

	22-01-012-19
	      1300 мм
	3111052,44 
	33278,80 
	311619,82 
	19120,09 
	2766153,82 
	3070 

	22-01-012-20
	      1400 мм
	4680530,97 
	33712,40 
	313943,75 
	19423,41 
	4332874,82 
	3110 

	22-01-012-21
	      1500 мм
	4544110,41 
	36964,40 
	362619,55 
	22042,22 
	4144526,46 
	3410 

	22-01-012-22
	      1600 мм
	5288476,11 
	37398,00 
	364350,14 
	22341,50 
	4886727,97 
	3450 

	Подраздел 1.4 ТРУБЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ 

   

	Таблица 22-01-017. Укладка железобетонных напорных труб 

   

	
	Измеритель: 1 км трубопровода

	
	Укладка железобетонных напорных труб диаметром:

	22-01-017-01
	      500 мм
	558467,89 
	9786,04 
	14922,30 
	1312,63 
	533759,55 
	1005,76 

	22-01-017-02
	      600 мм
	627333,05 
	11551,46 
	19656,12 
	1760,85 
	596125,47 
	1187,2 

	22-01-017-03
	      700 мм
	844425,48 
	15910,50 
	27058,12 
	2445,13 
	801456,86 
	1635,2 

	22-01-017-04
	      800 мм
	973663,64 
	16128,45 
	31779,07 
	2527,53 
	925756,12 
	1657,6 

	22-01-017-05
	      900 мм
	1141743,74 
	21032,37 
	34048,68 
	2697,03 
	1086662,69 
	2161,6 

	22-01-017-06
	      1000 мм
	1424816,00 
	21250,32 
	38003,81 
	3021,48 
	1365561,87 
	2184 

	22-01-017-07
	      1200 мм
	2148703,12 
	27026,05 
	197145,83 
	4531,06 
	1924531,24 
	2777,6 

	22-01-017-08
	      1400 мм
	3023236,25 
	33564,61 
	256347,88 
	5588,72 
	2733323,76 
	3449,6 

	22-01-017-09
	      1600 мм
	3656742,71 
	38141,60 
	301961,74 
	6591,33 
	3316639,37 
	3920 

	Подраздел 1.5 ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ 

   

	Таблица 22-01-021. Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб 

   

	
	Измеритель: 1 км трубопровода

	
	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром:

	22-01-021-01
	      50 мм
	17892,16 
	1952,62 
	2313,65 
	286,70 
	13625,89 
	200,68 

	22-01-021-02
	      65 мм
	23975,94 
	2020,34 
	2591,30 
	323,55 
	19364,30 
	207,64 

	22-01-021-03
	      100 мм
	53889,17 
	2189,64 
	3337,73 
	407,57 
	48361,80 
	225,04 

	22-01-021-04
	      125 мм
	69458,39 
	2663,68 
	3835,81 
	473,20 
	62958,90 
	273,76 

	22-01-021-05
	      150 мм
	114112,03 
	2756,32 
	4822,48 
	575,77 
	106533,23 
	286,52 

	22-01-021-06
	      200 мм
	196948,46 
	3191,53 
	6423,98 
	753,56 
	187332,95 
	331,76 

	22-01-021-07
	      250 мм
	298305,73 
	3274,65 
	7317,97 
	846,00 
	287713,11 
	340,4 

	22-01-021-08
	      300 мм
	454934,81 
	3385,28 
	8169,54 
	942,01 
	443379,99 
	351,9 

	22-01-021-13
	      600 мм
	34713,91 
	7345,40 
	25714,19 
	1918,10 
	1654,32 
	773,2 

	(507-9005)
	  Трубы полиэтиленовые, (м)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1010)  
	-  

	22-01-021-15
	      800 мм
	39894,99 
	8773,63 
	28178,72 
	2004,74 
	2942,64 
	923,54 

	(507-9005)
	  Трубы полиэтиленовые, (м)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1010)  
	-  

	22-01-021-17
	      1000 мм
	51442,85 
	10837,89 
	36008,00 
	2875,85 
	4596,96 
	1140,83 

	(507-9005)
	  Трубы полиэтиленовые, (м)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1010)  
	-  

	22-01-021-19
	      1200 мм
	61753,08 
	12771,80 
	42361,56 
	3516,35 
	6619,72 
	1344,4 

	(507-9005)
	  Трубы полиэтиленовые, (м)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1010)  
	-  

	Раздел 2. АНТИКОРРОЗИЙНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ СТАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ 

   

	Таблица 22-02-001. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы 

   

	
	Измеритель: 1 км трубопровода

	
	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром:

	22-02-001-01
	      50 мм
	3823,30 
	1274,88 
	1046,54 
	177,60 
	1501,88 
	128 

	(101-9090)
	  Мастика, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,77)  
	-  

	(113-9051)
	  Материалы гидроизоляционные рулонные, (м2)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(220)  
	-  

	22-02-001-02
	      75 мм
	4278,42 
	1274,88 
	1047,50 
	177,70 
	1956,04 
	128 

	(101-9090)
	  Мастика, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1,03)  
	-  

	(113-9051)
	  Материалы гидроизоляционные рулонные, (м2)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(300)  
	-  

	22-02-001-03
	      100 мм
	5126,88 
	1284,84 
	1077,37 
	183,71 
	2764,67 
	129 

	(101-9090)
	  Мастика, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1,46)  
	-  

	(113-9051)
	  Материалы гидроизоляционные рулонные, (м2)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(420)  
	-  

	22-02-001-04
	      125 мм
	5897,35 
	1359,30 
	1149,37 
	196,15 
	3388,68 
	138 

	(101-9090)
	  Мастика, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1,8)  
	-  

	(113-9051)
	  Материалы гидроизоляционные рулонные, (м2)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(530)  
	-  

	22-02-001-05
	      150 мм
	8862,66 
	1477,50 
	3512,80 
	478,62 
	3872,36 
	150 

	(101-9090)
	  Мастика, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(2,14)  
	-  

	(113-9051)
	  Материалы гидроизоляционные рулонные, (м2)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(620)  
	-  

	22-02-001-06
	      200 мм
	11068,59 
	1625,25 
	4038,65 
	562,25 
	5404,69 
	165 

	(101-9090)
	  Мастика, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(2,92)  
	-  

	(113-9051)
	  Материалы гидроизоляционные рулонные, (м2)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(870)  
	-  

	22-02-001-07
	      250 мм
	13330,84 
	1901,05 
	4727,22 
	662,63 
	6702,57 
	193 

	(101-9090)
	  Мастика, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(3,7)  
	-  

	(113-9051)
	  Материалы гидроизоляционные рулонные, (м2)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1100)  
	-  

	22-02-001-08
	      300 мм
	15211,98 
	2127,60 
	5314,77 
	745,44 
	7769,61 
	216 

	(101-9090)
	  Мастика, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(4,39)  
	-  

	(113-9051)
	  Материалы гидроизоляционные рулонные, (м2)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1300)  
	-  

	22-02-001-09
	      350 мм
	24936,00 
	1936,27 
	14038,38 
	1592,86 
	8961,35 
	199 

	(101-9090)
	  Мастика, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(5,11)  
	-  

	(113-9051)
	  Материалы гидроизоляционные рулонные, (м2)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1500)  
	-  

	22-02-001-10
	      400 мм
	28292,72 
	2198,98 
	15799,44 
	1762,21 
	10294,30 
	226 

	(101-9090)
	  Мастика, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(5,78)  
	-  

	(113-9051)
	  Материалы гидроизоляционные рулонные, (м2)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1710)  
	-  

	22-02-001-11
	      500 мм
	34738,08 
	2520,07 
	19623,39 
	2211,21 
	12594,62 
	259 

	(101-9090)
	  Мастика, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(7,13)  
	-  

	(113-9051)
	  Материалы гидроизоляционные рулонные, (м2)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(2090)  
	-  

	22-02-001-12
	      600 мм
	45596,10 
	2724,40 
	27522,61 
	2506,33 
	15349,09 
	280 

	(101-9090)
	  Мастика, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(8,23)  
	-  

	(113-9051)
	  Материалы гидроизоляционные рулонные, (м2)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(2600)  
	-  

	22-02-001-13
	      700 мм
	43362,26 
	3201,17 
	23405,06 
	2700,98 
	16756,03 
	329 

	(101-9090)
	  Мастика, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(9,45)  
	-  

	(113-9051)
	  Материалы гидроизоляционные рулонные, (м2)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(2760)  
	-  

	22-02-001-14
	      800 мм
	50982,33 
	3658,48 
	27255,87 
	2947,69 
	20067,98 
	376 

	(101-9090)
	  Мастика, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(10,9)  
	-  

	(113-9051)
	  Материалы гидроизоляционные рулонные, (м2)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(3420)  
	-  

	22-02-001-15
	      900 мм
	59781,86 
	4115,79 
	32932,18 
	3824,30 
	22733,89 
	423 

	(101-9090)
	  Мастика, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(12,2)  
	-  

	(113-9051)
	  Материалы гидроизоляционные рулонные, (м2)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(3780)  
	-  

	22-02-001-16
	      1000 мм
	65811,03 
	4573,10 
	35867,65 
	4131,26 
	25370,28 
	470 

	(101-9090)
	  Мастика, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(13,8)  
	-  

	(113-9051)
	  Материалы гидроизоляционные рулонные, (м2)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(4180)  
	-  

	22-02-001-17
	      1100 мм
	131801,30 
	5293,12 
	99686,86 
	4764,89 
	26821,32 
	544 

	(101-9090)
	  Мастика, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(15,2)  
	-  

	(113-9051)
	  Материалы гидроизоляционные рулонные, (м2)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(4470)  
	-  

	22-02-001-18
	      1200 мм
	145200,59 
	5370,96 
	110708,00 
	5172,89 
	29121,63 
	552 

	(101-9090)
	  Мастика, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(16,6)  
	-  

	(113-9051)
	  Материалы гидроизоляционные рулонные, (м2)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(4850)  
	-  

	Таблица 22-02-002. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы 

   

	
	Измеритель: 1 км трубопровода

	
	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром:

	22-02-002-01
	      50 мм
	4734,89 
	1743,00 
	1490,01 
	254,22 
	1501,88 
	175 

	(101-9090)
	  Мастика, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1,16)  
	-  

	(113-9051)
	  Материалы гидроизоляционные рулонные, (м2)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(220)  
	-  

	22-02-002-02
	      75 мм
	5181,57 
	1733,60 
	1491,93 
	254,44 
	1956,04 
	176 

	(101-9090)
	  Мастика, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1,54)  
	-  

	(113-9051)
	  Материалы гидроизоляционные рулонные, (м2)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(300)  
	-  

	22-02-002-03
	      100 мм
	5976,31 
	1743,45 
	1503,27 
	256,44 
	2729,59 
	177 

	(101-9090)
	  Мастика, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(2,19)  
	-  

	(113-9051)
	  Материалы гидроизоляционные рулонные, (м2)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(420)  
	-  

	22-02-002-04
	      125 мм
	6520,19 
	1841,95 
	1570,23 
	267,08 
	3108,01 
	187 

	(101-9090)
	  Мастика, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(2,75)  
	-  

	(113-9051)
	  Материалы гидроизоляционные рулонные, (м2)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(530)  
	-  

	22-02-002-05
	      150 мм
	10767,50 
	1999,55 
	4895,59 
	665,01 
	3872,36 
	203 

	(101-9090)
	  Мастика, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(3,21)  
	-  

	(113-9051)
	  Материалы гидроизоляционные рулонные, (м2)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(620)  
	-  

	22-02-002-06
	      200 мм
	13136,79 
	2196,55 
	5605,71 
	776,16 
	5334,53 
	223 

	(101-9090)
	  Мастика, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(4,39)  
	-  

	(113-9051)
	  Материалы гидроизоляционные рулонные, (м2)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(870)  
	-  

	22-02-002-07
	      250 мм
	15587,94 
	2531,45 
	6459,18 
	896,16 
	6597,31 
	257 

	(101-9090)
	  Мастика, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(5,46)  
	-  

	(113-9051)
	  Материалы гидроизоляционные рулонные, (м2)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1100)  
	-  

	22-02-002-08
	      300 мм
	17940,74 
	2846,65 
	7289,40 
	1007,45 
	7804,69 
	289 

	(101-9090)
	  Мастика, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(6,58)  
	-  

	(113-9051)
	  Материалы гидроизоляционные рулонные, (м2)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1300)  
	-  

	22-02-002-09
	      350 мм
	26492,98 
	2521,60 
	15006,64 
	1778,42 
	8964,74 
	256 

	(101-9090)
	  Мастика, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(7,64)  
	-  

	(113-9051)
	  Материалы гидроизоляционные рулонные, (м2)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1500)  
	-  

	22-02-002-10
	      400 мм
	31420,37 
	2928,73 
	18193,95 
	2081,30 
	10297,69 
	301 

	(101-9090)
	  Мастика, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(8,7)  
	-  

	(113-9051)
	  Материалы гидроизоляционные рулонные, (м2)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1710)  
	-  

	22-02-002-11
	      500 мм
	36855,86 
	2948,19 
	21309,66 
	2471,43 
	12598,01 
	303 

	(101-9090)
	  Мастика, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(10,7)  
	-  

	(113-9051)
	  Материалы гидроизоляционные рулонные, (м2)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(2090)  
	-  

	22-02-002-12
	      600 мм
	45254,12 
	3609,83 
	26291,81 
	3009,10 
	15352,48 
	371 

	(101-9090)
	  Мастика, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(12,3)  
	-  

	(113-9051)
	  Материалы гидроизоляционные рулонные, (м2)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(2600)  
	-  

	22-02-002-13
	      700 мм
	50106,13 
	4252,01 
	29098,09 
	3377,41 
	16756,03 
	437 

	(101-9090)
	  Мастика, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(13,9)  
	-  

	(113-9051)
	  Материалы гидроизоляционные рулонные, (м2)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(2760)  
	-  

	22-02-002-14
	      800 мм
	59655,75 
	4903,92 
	34683,85 
	3751,61 
	20067,98 
	504 

	(101-9090)
	  Мастика, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(16,2)  
	-  

	(113-9051)
	  Материалы гидроизоляционные рулонные, (м2)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(3420)  
	-  

	22-02-002-15
	      900 мм
	73499,51 
	5458,53 
	45307,09 
	5086,32 
	22733,89 
	561 

	(101-9090)
	  Мастика, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(18,3)  
	-  

	(113-9051)
	  Материалы гидроизоляционные рулонные, (м2)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(3780)  
	-  

	22-02-002-16
	      1000 мм
	79134,63 
	5886,65 
	47877,70 
	5406,54 
	25370,28 
	605 

	(101-9090)
	  Мастика, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(20,5)  
	-  

	(113-9051)
	  Материалы гидроизоляционные рулонные, (м2)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(4180)  
	-  

	22-02-002-17
	      1100 мм
	167164,13 
	6618,56 
	133724,25 
	6249,19 
	26821,32 
	688 

	(101-9090)
	  Мастика, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(22,6)  
	-  

	(113-9051)
	  Материалы гидроизоляционные рулонные, (м2)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(4470)  
	-  

	22-02-002-18
	      1200 мм
	184047,95 
	6734,00 
	148167,92 
	6875,24 
	29146,03 
	700 

	(101-9090)
	  Мастика, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(24,6)  
	-  

	(113-9051)
	  Материалы гидроизоляционные рулонные, (м2)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(4850)  
	-  

	Таблица 22-02-003. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы 

   

	
	Измеритель: 1 км трубопровода

	
	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром:

	22-02-003-01
	      50 мм
	6417,06 
	2196,55 
	1860,50 
	315,57 
	2360,01 
	223 

	(101-9090)
	  Мастика, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1,73)  
	-  

	22-02-003-02
	      75 мм
	7094,62 
	2206,40 
	1863,38 
	315,88 
	3024,84 
	224 

	(101-9090)
	  Мастика, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(2,31)  
	-  

	22-02-003-03
	      100 мм
	8392,82 
	2216,25 
	1938,14 
	331,17 
	4238,43 
	225 

	(101-9090)
	  Мастика, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(3,32)  
	-  

	22-02-003-04
	      125 мм
	9700,40 
	2462,50 
	2082,95 
	352,88 
	5154,95 
	250 

	(101-9090)
	  Мастика, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(4,06)  
	-  

	22-02-003-05
	      150 мм
	15671,17 
	2767,85 
	6813,76 
	929,59 
	6089,56 
	281 

	(101-9090)
	  Мастика, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(4,83)  
	-  

	22-02-003-06
	      200 мм
	19216,70 
	3014,10 
	7781,07 
	1078,08 
	8421,53 
	306 

	(101-9090)
	  Мастика, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(6,63)  
	-  

	22-02-003-07
	      250 мм
	22971,69 
	3496,75 
	9012,95 
	1248,71 
	10461,99 
	355 

	(101-9090)
	  Мастика, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(8,29)  
	-  

	22-02-003-08
	      300 мм
	26224,89 
	3861,20 
	9960,92 
	1376,60 
	12402,77 
	392 

	(101-9090)
	  Мастика, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(9,88)  
	-  

	22-02-003-09
	      350 мм
	40781,91 
	3347,12 
	23151,09 
	2588,70 
	14283,70 
	344 

	(101-9090)
	  Мастика, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(11,5)  
	-  

	22-02-003-10
	      400 мм
	47353,69 
	3930,92 
	25341,32 
	2851,35 
	18081,45 
	404 

	(101-9090)
	  Мастика, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(13)  
	-  

	22-02-003-11
	      500 мм
	54890,43 
	4098,12 
	30777,54 
	3535,56 
	20014,77 
	426 

	(101-9090)
	  Мастика, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(16,2)  
	-  

	22-02-003-12
	      600 мм
	65152,74 
	4906,20 
	36098,82 
	4141,40 
	24147,72 
	510 

	(101-9090)
	  Мастика, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(18,7)  
	-  

	22-02-003-13
	      700 мм
	71864,85 
	5752,76 
	39548,14 
	4587,62 
	26563,95 
	598 

	(101-9090)
	  Мастика, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(21,1)  
	-  

	22-02-003-14
	      800 мм
	85061,06 
	6608,94 
	46775,74 
	5063,05 
	31676,38 
	687 

	(101-9090)
	  Мастика, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(24,4)  
	-  


	22-02-003-15
	      900 мм
	101832,54 
	7436,26 
	58746,39 
	6759,92 
	35649,89 
	773 

	(101-9090)
	  Мастика, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(27,6)  
	-  

	22-02-003-16
	      1000 мм
	110802,37 
	8436,74 
	62687,67 
	7248,18 
	39677,96 
	877 

	(101-9090)
	  Мастика, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(31)  
	-  

	22-02-003-17
	      1100 мм
	240617,61 
	10389,60 
	187794,57 
	8875,29 
	42433,44 
	1080 

	(101-9090)
	  Мастика, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(34,1)  
	-  

	22-02-003-18
	      1200 мм
	278271,73 
	10582,00 
	221619,50 
	10018,30 
	46070,23 
	1100 

	(101-9090)
	  Мастика, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(37,3)  
	-  

	Таблица 22-02-004. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов 

   

	
	Измеритель: 1 км трубопровода

	
	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром:

	22-02-004-01
	      50 мм
	1533,05 
	463,16 
	845,76 
	140,89 
	224,13 
	44,62 

	(101-9090)
	  Мастика, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,05)  
	-  

	(113-9051)
	  Материалы гидроизоляционные рулонные, (м2)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(14,3)  
	-  

	22-02-004-02
	      75 мм
	1577,54 
	463,16 
	848,37 
	140,89 
	266,01 
	44,62 

	(101-9090)
	  Мастика, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,07)  
	-  

	(113-9051)
	  Материалы гидроизоляционные рулонные, (м2)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(19,5)  
	-  

	22-02-004-03
	      100 мм
	1635,13 
	464,19 
	858,34 
	143,04 
	312,60 
	44,72 

	(101-9090)
	  Мастика, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,1)  
	-  

	(113-9051)
	  Материалы гидроизоляционные рулонные, (м2)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(27,3)  
	-  

	22-02-004-04
	      125 мм
	1839,07 
	515,47 
	932,27 
	152,58 
	391,33 
	49,66 

	(101-9090)
	  Мастика, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,12)  
	-  

	(113-9051)
	  Материалы гидроизоляционные рулонные, (м2)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(34,5)  
	-  

	22-02-004-05
	      150 мм
	1923,72 
	516,61 
	936,90 
	153,18 
	470,21 
	49,77 

	(101-9090)
	  Мастика, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,14)  
	-  

	(113-9051)
	  Материалы гидроизоляционные рулонные, (м2)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(40,3)  
	-  

	22-02-004-06
	      200 мм
	2118,29 
	528,96 
	956,80 
	156,87 
	632,53 
	50,96 

	(101-9090)
	  Мастика, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,19)  
	-  

	(113-9051)
	  Материалы гидроизоляционные рулонные, (м2)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(56,6)  
	-  

	22-02-004-07
	      250 мм
	2530,44 
	617,51 
	1121,76 
	182,61 
	791,17 
	59,49 

	(101-9090)
	  Мастика, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,24)  
	-  

	(113-9051)
	  Материалы гидроизоляционные рулонные, (м2)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(72)  
	-  

	22-02-004-08
	      300 мм
	2665,20 
	618,54 
	1131,05 
	183,69 
	915,61 
	59,59 

	(101-9090)
	  Мастика, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,29)  
	-  

	(113-9051)
	  Материалы гидроизоляционные рулонные, (м2)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(85)  
	-  

	22-02-004-09
	      350 мм
	3115,22 
	748,71 
	1326,46 
	211,34 
	1040,05 
	72,13 

	(101-9090)
	  Мастика, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,33)  
	-  

	(113-9051)
	  Материалы гидроизоляционные рулонные, (м2)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(98)  
	-  

	22-02-004-10
	      400 мм
	3373,99 
	752,03 
	1361,87 
	214,08 
	1260,09 
	72,45 

	(101-9090)
	  Мастика, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,53)  
	-  

	(113-9051)
	  Материалы гидроизоляционные рулонные, (м2)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(156)  
	-  

	22-02-004-11
	      500 мм
	4236,31 
	1001,57 
	1715,44 
	283,67 
	1519,30 
	96,49 

	(101-9090)
	  Мастика, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,65)  
	-  

	(113-9051)
	  Материалы гидроизоляционные рулонные, (м2)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(190)  
	-  

	22-02-004-12
	      600 мм
	5049,37 
	1190,17 
	2035,27 
	332,76 
	1823,93 
	114,66 

	(101-9090)
	  Мастика, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,76)  
	-  

	(113-9051)
	  Материалы гидроизоляционные рулонные, (м2)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(237)  
	-  

	22-02-004-13
	      700 мм
	5700,08 
	1368,91 
	2303,78 
	372,64 
	2027,39 
	131,88 


	(101-9090)
	  Мастика, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,86)  
	-  

	(113-9051)
	  Материалы гидроизоляционные рулонные, (м2)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(251)  
	-  

	22-02-004-14
	      800 мм
	6708,01 
	1582,22 
	2881,31 
	422,21 
	2244,48 
	152,43 

	(101-9090)
	  Мастика, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,98)  
	-  

	(113-9051)
	  Материалы гидроизоляционные рулонные, (м2)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(311)  
	-  

	22-02-004-15
	      900 мм
	7624,90 
	1822,11 
	3296,15 
	478,54 
	2506,64 
	175,54 

	(101-9090)
	  Мастика, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1,1)  
	-  

	(113-9051)
	  Материалы гидроизоляционные рулонные, (м2)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(344)  
	-  

	22-02-004-16
	      1000 мм
	8313,91 
	1982,68 
	3565,38 
	514,56 
	2765,85 
	191,01 

	(101-9090)
	  Мастика, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1,22)  
	-  

	(113-9051)
	  Материалы гидроизоляционные рулонные, (м2)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(380)  
	-  

	22-02-004-17
	      1100 мм
	18279,31 
	2292,94 
	12974,59 
	621,38 
	3011,78 
	220,9 

	(101-9090)
	  Мастика, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1,34)  
	-  

	(113-9051)
	  Материалы гидроизоляционные рулонные, (м2)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(407)  
	-  

	22-02-004-18
	      1200 мм
	18582,77 
	2292,94 
	13017,36 
	629,11 
	3272,47 
	220,9 

	(101-9090)
	  Мастика, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1,46)  
	-  

	(113-9051)
	  Материалы гидроизоляционные рулонные, (м2)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(441)  
	-  

	Таблица 22-02-005. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов 

   

	
	Измеритель: 1 км трубопровода

	
	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром:

	22-02-005-01
	      50 мм
	1806,02 
	588,55 
	1021,14 
	164,67 
	196,33 
	56,7 

	(101-9090)
	  Мастика, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,07)  
	-  

	(113-9051)
	  Материалы гидроизоляционные рулонные, (м2)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(14,3)  
	-  

	22-02-005-02
	      75 мм
	1879,18 
	588,55 
	1024,62 
	164,67 
	266,01 
	56,7 

	(101-9090)
	  Мастика, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,1)  
	-  

	(113-9051)
	  Материалы гидроизоляционные рулонные, (м2)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(19,5)  
	-  

	22-02-005-03
	      100 мм
	1935,57 
	589,58 
	1033,39 
	165,83 
	312,60 
	56,8 

	(101-9090)
	  Мастика, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,14)  
	-  

	(113-9051)
	  Материалы гидроизоляционные рулонные, (м2)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(27,3)  
	-  

	22-02-005-04
	      125 мм
	2252,71 
	656,12 
	1144,23 
	181,76 
	452,36 
	63,21 

	(101-9090)
	  Мастика, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,18)  
	-  

	(113-9051)
	  Материалы гидроизоляционные рулонные, (м2)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(34,5)  
	-  

	22-02-005-05
	      150 мм
	2274,92 
	656,12 
	1148,59 
	182,12 
	470,21 
	63,21 

	(101-9090)
	  Мастика, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,21)  
	-  

	(113-9051)
	  Материалы гидроизоляционные рулонные, (м2)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(40,3)  
	-  

	22-02-005-06
	      200 мм
	2488,44 
	673,56 
	1182,35 
	189,21 
	632,53 
	64,89 

	(101-9090)
	  Мастика, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,28)  
	-  

	(113-9051)
	  Материалы гидроизоляционные рулонные, (м2)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(56,6)  
	-  

	22-02-005-07
	      250 мм
	3045,51 
	820,64 
	1433,70 
	226,98 
	791,17 
	79,06 

	(101-9090)
	  Мастика, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,35)  
	-  

	(113-9051)
	  Материалы гидроизоляционные рулонные, (м2)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(72)  
	-  

	22-02-005-08
	      300 мм
	3182,09 
	821,78 
	1444,70 
	227,34 
	915,61 
	79,17 

	(101-9090)
	  Мастика, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,43)  
	-  

	(113-9051)
	  Материалы гидроизоляционные рулонные, (м2)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(85)  
	-  

	22-02-005-09
	      350 мм
	3772,46 
	983,09 
	1714,23 
	267,80 
	1075,14 
	94,71 

	(101-9090)
	  Мастика, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,49)  
	-  

	(113-9051)
	  Материалы гидроизоляционные рулонные, (м2)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(98)  
	-  

	22-02-005-10
	      400 мм
	3999,22 
	986,31 
	1752,82 
	268,65 
	1260,09 
	95,02 

	(101-9090)
	  Мастика, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,79)  
	-  

	(113-9051)
	  Материалы гидроизоляционные рулонные, (м2)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(156)  
	-  

	22-02-005-11
	      500 мм
	5085,41 
	1299,16 
	2231,86 
	363,84 
	1554,39 
	125,16 

	(101-9090)
	  Мастика, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,97)  
	-  

	(113-9051)
	  Материалы гидроизоляционные рулонные, (м2)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(190)  
	-  

	22-02-005-12
	      600 мм
	6002,09 
	1552,54 
	2625,62 
	425,27 
	1823,93 
	149,57 

	(101-9090)
	  Мастика, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1,02)  
	-  

	(113-9051)
	  Материалы гидроизоляционные рулонные, (м2)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(237)  
	-  

	22-02-005-13
	      700 мм
	6750,80 
	1762,63 
	2960,78 
	476,60 
	2027,39 
	169,81 

	(101-9090)
	  Мастика, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1,27)  
	-  

	(113-9051)
	  Материалы гидроизоляционные рулонные, (м2)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(251)  
	-  

	22-02-005-14
	      800 мм
	7995,38 
	2032,20 
	3708,02 
	539,84 
	2255,16 
	195,78 

	(101-9090)
	  Мастика, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1,44)  
	-  

	(113-9051)
	  Материалы гидроизоляционные рулонные, (м2)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(311)  
	-  

	22-02-005-15
	      900 мм
	9054,34 
	2302,91 
	4234,11 
	603,72 
	2517,32 
	221,86 

	(101-9090)
	  Мастика, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1,62)  
	-  

	(113-9051)
	  Материалы гидроизоляционные рулонные, (м2)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(344)  
	-  

	22-02-005-16
	      1000 мм
	9794,48 
	2503,14 
	4514,81 
	646,08 
	2776,53 
	241,15 

	(101-9090)
	  Мастика, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1,79)  
	-  

	(113-9051)
	  Материалы гидроизоляционные рулонные, (м2)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(380)  
	-  

	22-02-005-17
	      1100 мм
	22425,31 
	2941,07 
	16461,78 
	775,63 
	3022,46 
	283,34 

	(101-9090)
	  Мастика, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1,97)  
	-  

	(113-9051)
	  Материалы гидроизоляционные рулонные, (м2)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(407)  
	-  

	22-02-005-18
	      1200 мм
	22684,79 
	2913,56 
	16488,09 
	777,63 
	3283,14 
	280,69 

	(101-9090)
	  Мастика, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(2,11)  
	-  

	(113-9051)
	  Материалы гидроизоляционные рулонные, (м2)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(441)  
	-  

	Таблица 22-02-006. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов 

   

	
	Измеритель: 1 км трубопровода

	
	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром:

	22-02-006-01
	      50 мм
	2300,91 
	769,05 
	1291,51 
	203,01 
	240,35 
	74,09 

	(101-9090)
	  Мастика, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,11)  
	-  

	22-02-006-02
	      75 мм
	2397,59 
	769,05 
	1293,25 
	203,01 
	335,29 
	74,09 

	(101-9090)
	  Мастика, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,15)  
	-  

	22-02-006-03
	      100 мм
	2486,24 
	769,05 
	1307,14 
	205,13 
	410,05 
	74,09 

	(101-9090)
	  Мастика, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,21)  
	-  

	22-02-006-04
	      125 мм
	2740,03 
	817,43 
	1415,69 
	222,93 
	506,91 
	78,75 

	(101-9090)
	  Мастика, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,27)  
	-  

	22-02-006-05
	      150 мм
	2853,33 
	818,46 
	1420,04 
	222,93 
	614,83 
	78,85 

	(101-9090)
	  Мастика, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,31)  
	-  

	22-02-006-06
	      200 мм
	3105,54 
	835,90 
	1434,70 
	223,23 
	834,94 
	80,53 

	(101-9090)
	  Мастика, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,43)  
	-  

	22-02-006-07
	      250 мм
	3687,31 
	970,01 
	1673,37 
	258,22 
	1043,93 
	93,45 

	(101-9090)
	  Мастика, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,54)  
	-  

	22-02-006-08
	      300 мм
	3871,18 
	972,19 
	1685,37 
	258,69 
	1213,62 
	93,66 

	(101-9090)
	  Мастика, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,64)  
	-  

	22-02-006-09
	      350 мм
	4570,69 
	1155,29 
	1995,52 
	305,70 
	1419,88 
	111,3 

	(101-9090)
	  Мастика, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,74)  
	-  

	22-02-006-10
	      400 мм
	5000,74 
	1155,29 
	2037,32 
	306,52 
	1808,13 
	111,3 

	(101-9090)
	  Мастика, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1,18)  
	-  

	22-02-006-11
	      500 мм
	6437,97 
	1547,66 
	2661,10 
	425,98 
	2229,21 
	149,1 

	(101-9090)
	  Мастика, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1,47)  
	-  

	22-02-006-12
	      600 мм
	7558,32 
	1837,47 
	3102,65 
	497,25 
	2618,20 
	177,02 

	(101-9090)
	  Мастика, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1,63)  
	-  

	22-02-006-13
	      700 мм
	8725,69 
	2167,55 
	3627,51 
	573,26 
	2930,63 
	208,82 

	(101-9090)
	  Мастика, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1,92)  
	-  

	22-02-006-14
	      800 мм
	10265,53 
	2442,62 
	4511,51 
	654,66 
	3311,40 
	235,32 

	(101-9090)
	  Мастика, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(2,2)  
	-  

	22-02-006-15
	      900 мм
	11600,20 
	2783,71 
	5119,91 
	737,42 
	3696,58 
	268,18 

	(101-9090)
	  Мастика, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(2,46)  
	-  

	22-02-006-16
	      1000 мм
	12787,29 
	3058,78 
	5645,49 
	812,76 
	4083,02 
	294,68 

	(101-9090)
	  Мастика, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(2,72)  
	-  

	22-02-006-17
	      1100 мм
	28595,37 
	3608,92 
	20546,51 
	984,01 
	4439,94 
	347,68 

	(101-9090)
	  Мастика, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(3)  
	-  

	22-02-006-18
	      1200 мм
	29070,07 
	3608,92 
	20632,27 
	999,74 
	4828,88 
	347,68 

	(101-9090)
	  Мастика, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(3,26)  
	-  

	Таблица 22-02-007. Нанесение битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром более 1200 мм 

   

	
	Измеритель: 100 м2 изолируемой поверхности

	
	Нанесение битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром более 1200 мм:

	22-02-007-01
	      нормальной
	3891,04 
	142,06 
	3043,67 
	141,33 
	705,31 
	14,6 

	(101-9090)
	  Мастика, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,42)  
	-  

	(113-9051)
	  Материалы гидроизоляционные рулонные, (м2)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(124)  
	-  

	22-02-007-02
	      усиленной
	4901,29 
	182,92 
	3977,53 
	186,55 
	740,84 
	18,8 

	(101-9090)
	  Мастика, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,62)  
	-  

	(113-9051)
	  Материалы гидроизоляционные рулонные, (м2)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(124)  
	-  

	22-02-007-03
	      весьма усиленной
	7042,59 
	270,49 
	5598,42 
	270,06 
	1173,68 
	27,8 

	(101-9090)
	  Мастика, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,98)  
	-  

	Таблица 22-02-008. Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы 

   

	
	Измеритель: 1 км трубопровода

	
	Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы диаметром:

	22-02-008-01
	      50 мм
	9429,13 
	905,76 
	787,23 
	44,75 
	7736,14 
	90,94 

	(113-9051)
	  Материалы гидроизоляционные рулонные, (м2)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(220)  
	-  

	22-02-008-02
	      75 мм
	13839,80 
	1012,14 
	1093,86 
	63,27 
	11733,80 
	101,62 

	(113-9051)
	  Материалы гидроизоляционные рулонные, (м2)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(300)  
	-  

	22-02-008-03
	      100 мм
	17169,08 
	1082,55 
	1452,17 
	85,31 
	14634,36 
	108,69 

	(113-9051)
	  Материалы гидроизоляционные рулонные, (м2)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(420)  
	-  

	22-02-008-04
	      125 мм
	20794,10 
	1156,56 
	1710,87 
	101,07 
	17926,67 
	116,12 

	(113-9051)
	  Материалы гидроизоляционные рулонные, (м2)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(530)  
	-  

	22-02-008-05
	      150 мм
	38040,04 
	452,58 
	16195,22 
	1222,78 
	21392,24 
	42,98 

	(113-9051)
	  Материалы гидроизоляционные рулонные, (м2)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(620)  
	-  

	22-02-008-06
	      200 мм
	55470,90 
	515,02 
	25498,35 
	1886,15 
	29457,53 
	48,91 

	(113-9051)
	  Материалы гидроизоляционные рулонные, (м2)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(870)  
	-  

	22-02-008-07
	      250 мм
	63690,66 
	569,04 
	26447,20 
	1952,77 
	36674,42 
	54,04 

	(113-9051)
	  Материалы гидроизоляционные рулонные, (м2)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1100)  
	-  

	22-02-008-08
	      300 мм
	78836,28 
	629,76 
	34447,84 
	2546,70 
	43758,68 
	61,56 

	(113-9051)
	  Материалы гидроизоляционные рулонные, (м2)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1300)  
	-  

	22-02-008-09
	      350 мм
	87921,13 
	681,11 
	36598,80 
	2671,41 
	50641,22 
	66,58 

	(113-9051)
	  Материалы гидроизоляционные рулонные, (м2)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1500)  
	-  

	22-02-008-10
	      400 мм
	95402,03 
	722,84 
	37371,51 
	2726,55 
	57307,68 
	71,71 

	(113-9051)
	  Материалы гидроизоляционные рулонные, (м2)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1710)  
	-  

	22-02-008-11
	      500 мм
	106524,51 
	872,00 
	40559,57 
	2976,33 
	65092,94 
	87,55 

	(113-9051)
	  Материалы гидроизоляционные рулонные, (м2)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(2090)  
	-  

	22-02-008-12
	      600 мм
	127705,39 
	1025,28 
	49043,12 
	3549,91 
	77636,99 
	102,94 

	(113-9051)
	  Материалы гидроизоляционные рулонные, (м2)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(2600)  
	-  

	22-02-008-13
	      700 мм
	149474,26 
	1363,62 
	59983,64 
	4301,15 
	88127,00 
	136,91 

	(113-9051)
	  Материалы гидроизоляционные рулонные, (м2)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(2760)  
	-  

	22-02-008-14
	      800 мм
	174479,94 
	1570,29 
	71708,33 
	5179,58 
	101201,32 
	157,66 

	(113-9051)
	  Материалы гидроизоляционные рулонные, (м2)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(3420)  
	-  

	22-02-008-15
	      900 мм
	246041,55 
	1834,93 
	130535,38 
	8922,34 
	113671,24 
	184,23 

	(113-9051)
	  Материалы гидроизоляционные рулонные, (м2)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(3780)  
	-  

	22-02-008-16
	      1000 мм
	270943,35 
	2137,32 
	142601,36 
	9813,79 
	126204,67 
	214,59 

	(113-9051)
	  Материалы гидроизоляционные рулонные, (м2)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(4180)  
	-  

	22-02-008-17
	      1100 мм
	454222,64 
	2438,51 
	314054,25 
	14275,57 
	137729,88 
	244,83 

	(113-9051)
	  Материалы гидроизоляционные рулонные, (м2)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(4470)  
	-  

	22-02-008-18
	      1200 мм
	491460,18 
	2554,24 
	338942,65 
	15813,78 
	149963,29 
	256,45 

	(113-9051)
	  Материалы гидроизоляционные рулонные, (м2)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(4850)  
	-  

	22-02-008-19
	      1400 мм
	738801,58 
	3460,20 
	560971,16 
	26254,20 
	174370,22 
	347,41 

	(113-9051)
	  Материалы гидроизоляционные рулонные, (м2)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(5520)  
	-  

	Таблица 22-02-009. Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы 

   

	
	Измеритель: 1 км трубопровода

	
	Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы диаметром:

	22-02-009-01
	      50 мм
	19492,80 
	1455,75 
	711,84 
	36,34 
	17325,21 
	146,16 

	(113-9051)
	  Материалы гидроизоляционные рулонные, (м2)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(220)  
	-  

	22-02-009-02
	      75 мм
	29089,45 
	1605,95 
	1032,94 
	55,43 
	26450,56 
	161,24 

	(113-9051)
	  Материалы гидроизоляционные рулонные, (м2)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(300)  
	-  

	22-02-009-03
	      100 мм
	35752,00 
	1675,27 
	1342,24 
	74,50 
	32734,49 
	168,2 

	(113-9051)
	  Материалы гидроизоляционные рулонные, (м2)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(420)  
	-  

	22-02-009-04
	      125 мм
	41473,32 
	1744,59 
	1725,85 
	98,16 
	38002,88 
	175,16 

	(113-9051)
	  Материалы гидроизоляционные рулонные, (м2)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(530)  
	-  

	22-02-009-05
	      150 мм
	66349,02 
	555,77 
	17719,64 
	1327,80 
	48073,61 
	52,78 

	(113-9051)
	  Материалы гидроизоляционные рулонные, (м2)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(620)  
	-  

	22-02-009-06
	      200 мм
	94517,47 
	641,07 
	27655,94 
	2055,41 
	66220,46 
	60,88 

	(113-9051)
	  Материалы гидроизоляционные рулонные, (м2)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(870)  
	-  

	22-02-009-07
	      250 мм
	111822,91 
	715,41 
	28468,32 
	2116,14 
	82639,18 
	67,94 

	(113-9051)
	  Материалы гидроизоляционные рулонные, (м2)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1100)  
	-  

	22-02-009-08
	      300 мм
	133499,50 
	796,51 
	34329,74 
	2538,60 
	98373,25 
	77,86 

	(113-9051)
	  Материалы гидроизоляционные рулонные, (м2)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1300)  
	-  

	22-02-009-09
	      350 мм
	153820,94 
	867,71 
	39018,67 
	2856,59 
	113934,56 
	84,82 

	(113-9051)
	  Материалы гидроизоляционные рулонные, (м2)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1500)  
	-  

	22-02-009-10
	      400 мм
	169457,31 
	939,93 
	39759,05 
	2913,01 
	128758,33 
	91,88 

	(113-9051)
	  Материалы гидроизоляционные рулонные, (м2)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1710)  
	-  

	22-02-009-11
	      500 мм
	174774,57 
	1116,12 
	42079,36 
	3143,20 
	131579,09 
	112,06 

	(113-9051)
	  Материалы гидроизоляционные рулонные, (м2)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(2090)  
	-  

	22-02-009-12
	      600 мм
	214198,67 
	1317,11 
	56069,56 
	4157,30 
	156812,00 
	132,24 

	(113-9051)
	  Материалы гидроизоляционные рулонные, (м2)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(2600)  
	-  

	22-02-009-13
	      700 мм
	247522,03 
	1748,58 
	67088,34 
	4971,33 
	178685,11 
	175,56 

	(113-9051)
	  Материалы гидроизоляционные рулонные, (м2)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(2760)  
	-  

	22-02-009-14
	      800 мм
	282999,53 
	2021,08 
	76730,84 
	5441,28 
	204247,61 
	202,92 

	(113-9051)
	  Материалы гидроизоляционные рулонные, (м2)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(3420)  
	-  

	22-02-009-15
	      900 мм
	375242,78 
	2393,89 
	143558,38 
	9985,01 
	229290,51 
	240,35 

	(113-9051)
	  Материалы гидроизоляционные рулонные, (м2)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(3780)  
	-  

	22-02-009-16
	      1000 мм
	411175,30 
	2726,05 
	153701,49 
	10721,18 
	254747,76 
	273,7 

	(113-9051)
	  Материалы гидроизоляционные рулонные, (м2)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(4180)  
	-  

	22-02-009-17
	      1100 мм
	594972,31 
	3207,12 
	313248,22 
	14226,96 
	278516,97 
	322 

	(113-9051)
	  Материалы гидроизоляционные рулонные, (м2)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(4470)  
	-  

	22-02-009-18
	      1200 мм
	673011,52 
	3298,75 
	366440,24 
	17213,61 
	303272,53 
	331,2 

	(113-9051)
	  Материалы гидроизоляционные рулонные, (м2)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(4850)  
	-  

	22-02-009-19
	      1400 мм
	964972,62 
	4421,24 
	608076,80 
	28167,60 
	352474,58 
	443,9 

	(113-9051)
	  Материалы гидроизоляционные рулонные, (м2)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(5520)  
	-  

	Таблица 22-02-010. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы 

   

	
	Измеритель: 1 км трубопровода

	
	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы диаметром:

	22-02-010-01
	      50 мм
	26503,16 
	1998,77 
	1095,48 
	58,58 
	23408,91 
	200,68 

	(113-9051)
	  Материалы гидроизоляционные рулонные, (м2)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(220)  
	-  

	22-02-010-02
	      75 мм
	39667,14 
	2206,74 
	1420,77 
	77,47 
	36039,63 
	221,56 

	(113-9051)
	  Материалы гидроизоляционные рулонные, (м2)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(300)  
	-  

	22-02-010-03
	      100 мм
	48189,23 
	2264,51 
	1631,20 
	88,69 
	44293,52 
	227,36 

	(113-9051)
	  Материалы гидроизоляционные рулонные, (м2)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(420)  
	-  

	22-02-010-04
	      125 мм
	58786,71 
	2333,83 
	1966,07 
	107,48 
	54486,81 
	234,32 

	(113-9051)
	  Материалы гидроизоляционные рулонные, (м2)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(530)  
	-  

	22-02-010-05
	      150 мм
	83356,02 
	660,23 
	17616,79 
	1309,40 
	65079,00 
	62,7 

	(113-9051)
	  Материалы гидроизоляционные рулонные, (м2)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(620)  
	-  

	22-02-010-06
	      200 мм
	121272,83 
	768,27 
	30876,34 
	2298,55 
	89628,22 
	72,96 

	(113-9051)
	  Материалы гидроизоляционные рулонные, (м2)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(870)  
	-  

	22-02-010-07
	      250 мм
	143872,07 
	861,88 
	31198,22 
	2316,14 
	111811,97 
	81,85 

	(113-9051)
	  Материалы гидроизоляционные рулонные, (м2)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1100)  
	-  

	22-02-010-08
	      300 мм
	171077,20 
	964,48 
	37062,38 
	2716,52 
	133050,34 
	94,28 

	(113-9051)
	  Материалы гидроизоляционные рулонные, (м2)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1300)  
	-  

	22-02-010-09
	      350 мм
	200262,21 
	1054,30 
	45034,02 
	3242,17 
	154173,89 
	103,06 

	(113-9051)
	  Материалы гидроизоляционные рулонные, (м2)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1500)  
	-  

	22-02-010-10
	      400 мм
	221454,22 
	1146,37 
	46008,68 
	3316,06 
	174299,17 
	112,06 

	(113-9051)
	  Материалы гидроизоляционные рулонные, (м2)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1710)  
	-  

	22-02-010-11
	      500 мм
	233988,52 
	1362,53 
	47278,58 
	3466,89 
	185347,41 
	136,8 

	(113-9051)
	  Материалы гидроизоляционные рулонные, (м2)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(2090)  
	-  

	22-02-010-12
	      600 мм
	288845,55 
	1623,68 
	66411,74 
	4894,03 
	220810,13 
	163,02 

	(113-9051)
	  Материалы гидроизоляционные рулонные, (м2)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(2600)  
	-  

	22-02-010-13
	      700 мм
	332409,65 
	2134,63 
	78411,69 
	5878,89 
	251863,33 
	214,32 

	(113-9051)
	  Материалы гидроизоляционные рулонные, (м2)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(2760)  
	-  

	22-02-010-14
	      800 мм
	373780,88 
	2475,26 
	83682,35 
	6028,07 
	287623,27 
	248,52 

	(113-9051)
	  Материалы гидроизоляционные рулонные, (м2)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(3420)  
	-  

	22-02-010-15
	      900 мм
	487197,44 
	2955,13 
	161436,64 
	11293,06 
	322805,67 
	296,7 

	(113-9051)
	  Материалы гидроизоляционные рулонные, (м2)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(3780)  
	-  

	22-02-010-16
	      1000 мм
	532617,58 
	3321,66 
	171186,40 
	12076,91 
	358109,52 
	333,5 

	(113-9051)
	  Материалы гидроизоляционные рулонные, (м2)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(4180)  
	-  

	22-02-010-17
	      1100 мм
	778404,67 
	3963,08 
	382072,52 
	17721,28 
	392369,07 
	397,9 

	(113-9051)
	  Материалы гидроизоляционные рулонные, (м2)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(4470)  
	-  

	22-02-010-18
	      1200 мм
	827667,79 
	4031,81 
	396342,88 
	18524,31 
	427293,10 
	404,8 

	(113-9051)
	  Материалы гидроизоляционные рулонные, (м2)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(4850)  
	-  

	22-02-010-19
	      1400 мм
	1167186,16 
	5383,38 
	664970,69 
	31094,42 
	496832,09 
	540,5 

	(113-9051)
	  Материалы гидроизоляционные рулонные, (м2)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(5520)  
	-  

	Таблица 22-02-011. Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стыки и фасонные части стальных трубопроводов 

   

	
	Измеритель: 1 км трубопровода

	
	Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром:

	22-02-011-01
	      50 мм
	2037,41 
	363,82 
	689,00 
	99,77 
	984,59 
	35,05 

	(113-9051)
	  Материалы гидроизоляционные рулонные, (м2)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(47)  
	-  

	22-02-011-02
	      75 мм
	2337,25 
	375,65 
	707,61 
	101,28 
	1253,99 
	36,19 

	(113-9051)
	  Материалы гидроизоляционные рулонные, (м2)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(63)  
	-  

	22-02-011-03
	      100 мм
	2881,70 
	387,59 
	730,28 
	102,97 
	1763,83 
	37,34 

	(113-9051)
	  Материалы гидроизоляционные рулонные, (м2)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(90)  
	-  

	22-02-011-04
	      125 мм
	3345,09 
	398,38 
	761,24 
	107,23 
	2185,47 
	38,38 

	(113-9051)
	  Материалы гидроизоляционные рулонные, (м2)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(110)  
	-  

	22-02-011-05
	      150 мм
	3767,45 
	410,22 
	785,20 
	109,35 
	2572,03 
	39,52 

	(113-9051)
	  Материалы гидроизоляционные рулонные, (м2)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(132)  
	-  

	22-02-011-06
	      200 мм
	4778,35 
	422,05 
	822,55 
	114,88 
	3533,75 
	40,66 

	(113-9051)
	  Материалы гидроизоляционные рулонные, (м2)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(182)  
	-  

	22-02-011-07
	      250 мм
	5809,56 
	458,80 
	908,39 
	128,22 
	4442,37 
	44,2 

	(113-9051)
	  Материалы гидроизоляционные рулонные, (м2)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(226)  
	-  

	22-02-011-08
	      300 мм
	6654,68 
	482,57 
	943,71 
	132,09 
	5228,40 
	46,49 

	(113-9051)
	  Материалы гидроизоляционные рулонные, (м2)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(269)  
	-  

	22-02-011-09
	      350 мм
	7595,23 
	528,96 
	1037,34 
	142,90 
	6028,93 
	50,96 

	(113-9051)
	  Материалы гидроизоляционные рулонные, (м2)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(312)  
	-  

	22-02-011-10
	      400 мм
	8596,42 
	583,04 
	1119,86 
	151,02 
	6893,52 
	56,17 

	(113-9051)
	  Материалы гидроизоляционные рулонные, (м2)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(357)  
	-  

	22-02-011-11
	      500 мм
	10552,07 
	750,89 
	1351,06 
	181,67 
	8450,12 
	72,34 

	(113-9051)
	  Материалы гидроизоляционные рулонные, (м2)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(440)  
	-  

	22-02-011-12
	      600 мм
	12635,14 
	906,80 
	1606,99 
	211,02 
	10121,35 
	87,36 

	(113-9051)
	  Материалы гидроизоляционные рулонные, (м2)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(514)  
	-  

	22-02-011-13
	      700 мм
	14368,19 
	1061,77 
	1828,00 
	233,39 
	11478,42 
	102,29 

	(113-9051)
	  Материалы гидроизоляционные рулонные, (м2)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(600)  
	-  

	22-02-011-14
	      800 мм
	16763,67 
	1221,31 
	2322,54 
	260,57 
	13219,82 
	117,66 

	(113-9051)
	  Материалы гидроизоляционные рулонные, (м2)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(680)  
	-  

	22-02-011-15
	      900 мм
	19033,63 
	1419,36 
	2671,76 
	292,69 
	14942,51 
	136,74 

	(113-9051)
	  Материалы гидроизоляционные рулонные, (м2)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(760)  
	-  

	22-02-011-16
	      1000 мм
	20999,48 
	1540,39 
	2887,95 
	312,54 
	16571,14 
	148,4 

	(113-9051)
	  Материалы гидроизоляционные рулонные, (м2)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(850)  
	-  

	22-02-011-17
	      1100 мм
	31032,60 
	1661,42 
	11279,90 
	367,10 
	18091,28 
	160,06 

	(113-9051)
	  Материалы гидроизоляционные рулонные, (м2)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(930)  
	-  

	22-02-011-18
	      1200 мм
	33686,89 
	1782,45 
	12111,80 
	393,20 
	19792,64 
	171,72 

	(113-9051)
	  Материалы гидроизоляционные рулонные, (м2)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1010)  
	-  

	22-02-011-19
	      1400 мм
	40498,41 
	2176,89 
	15344,66 
	456,35 
	22976,86 
	209,72 

	(113-9051)
	  Материалы гидроизоляционные рулонные, (м2)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1180)  
	-  

	Таблица 22-02-012. Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стыки и фасонные части стальных трубопроводов 

   

	
	Измеритель: 1 км трубопровода

	
	Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром:

	22-02-012-01
	      50 мм
	3114,16 
	483,92 
	863,46 
	115,46 
	1766,78 
	46,62 

	(113-9051)
	  Материалы гидроизоляционные рулонные, (м2)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(47)  
	-  

	22-02-012-02
	      75 мм
	3700,28 
	494,81 
	879,59 
	116,72 
	2325,88 
	47,67 

	(113-9051)
	  Материалы гидроизоляционные рулонные, (м2)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(63)  
	-  

	22-02-012-03
	      100 мм
	4530,75 
	517,65 
	916,65 
	119,81 
	3096,45 
	49,87 

	(113-9051)
	  Материалы гидроизоляционные рулонные, (м2)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(90)  
	-  

	22-02-012-04
	      125 мм
	5601,55 
	540,59 
	963,47 
	125,55 
	4097,49 
	52,08 

	(113-9051)
	  Материалы гидроизоляционные рулонные, (м2)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(110)  
	-  

	22-02-012-05
	      150 мм
	6397,11 
	551,49 
	984,96 
	127,59 
	4860,66 
	53,13 

	(113-9051)
	  Материалы гидроизоляционные рулонные, (м2)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(132)  
	-  

	22-02-012-06
	      200 мм
	8303,52 
	574,33 
	1037,71 
	134,24 
	6691,48 
	55,33 

	(113-9051)
	  Материалы гидроизоляционные рулонные, (м2)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(182)  
	-  

	22-02-012-07
	      250 мм
	10184,06 
	636,50 
	1165,27 
	151,13 
	8382,29 
	61,32 

	(113-9051)
	  Материалы гидроизоляционные рулонные, (м2)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(226)  
	-  

	22-02-012-08
	      300 мм
	11910,44 
	699,72 
	1267,00 
	160,15 
	9943,72 
	67,41 

	(113-9051)
	  Материалы гидроизоляционные рулонные, (м2)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(270)  
	-  

	22-02-012-09
	      350 мм
	13673,11 
	761,79 
	1377,21 
	172,78 
	11534,11 
	73,39 

	(113-9051)
	  Материалы гидроизоляционные рулонные, (м2)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(312)  
	-  

	22-02-012-10
	      400 мм
	15530,08 
	842,86 
	1497,38 
	184,18 
	13189,84 
	81,2 

	(113-9051)
	  Материалы гидроизоляционные рулонные, (м2)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(357)  
	-  

	22-02-012-11
	      500 мм
	19076,07 
	1081,60 
	1813,17 
	224,27 
	16181,30 
	104,2 

	(113-9051)
	  Материалы гидроизоляционные рулонные, (м2)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(440)  
	-  

	22-02-012-12
	      600 мм
	22741,09 
	1287,33 
	2138,66 
	259,90 
	19315,10 
	124,02 

	(113-9051)
	  Материалы гидроизоляционные рулонные, (м2)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(514)  
	-  

	22-02-012-13
	      700 мм
	25951,66 
	1477,18 
	2396,40 
	285,58 
	22078,08 
	142,31 

	(113-9051)
	  Материалы гидроизоляционные рулонные, (м2)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(600)  
	-  

	22-02-012-14
	      800 мм
	29556,69 
	1710,42 
	3084,41 
	321,92 
	24761,86 
	164,78 

	(113-9051)
	  Материалы гидроизоляционные рулонные, (м2)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(680)  
	-  

	22-02-012-15
	      900 мм
	33622,42 
	1932,55 
	3479,10 
	357,37 
	28210,77 
	186,18 

	(113-9051)
	  Материалы гидроизоляционные рулонные, (м2)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(760)  
	-  

	22-02-012-16
	      1000 мм
	36711,28 
	2110,25 
	3776,65 
	383,61 
	30824,38 
	203,3 

	(113-9051)
	  Материалы гидроизоляционные рулонные, (м2)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(840)  
	-  

	22-02-012-17
	      1100 мм
	51657,32 
	2287,96 
	15228,70 
	455,83 
	34140,66 
	220,42 

	(113-9051)
	  Материалы гидроизоляционные рулонные, (м2)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(930)  
	-  

	22-02-012-18
	      1200 мм
	56252,86 
	2454,56 
	16391,90 
	489,29 
	37406,40 
	236,47 

	(113-9051)
	  Материалы гидроизоляционные рулонные, (м2)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1010)  
	-  

	22-02-012-19
	      1400 мм
	67273,59 
	2909,93 
	20528,40 
	566,66 
	43835,26 
	280,34 

	(113-9051)
	  Материалы гидроизоляционные рулонные, (м2)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1180)  
	-  

	Таблица 22-02-013. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стыки и фасонные части стальных трубопроводов 

   

	
	Измеритель: 1 км трубопровода

	
	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром:

	22-02-013-01
	      50 мм
	4145,93 
	606,30 
	990,66 
	126,85 
	2548,97 
	58,41 

	(113-9051)
	  Материалы гидроизоляционные рулонные, (м2)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(47)  
	-  

	22-02-013-02
	      75 мм
	5025,93 
	617,30 
	1010,86 
	128,48 
	3397,77 
	59,47 

	(113-9051)
	  Материалы гидроизоляционные рулонные, (м2)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(63)  
	-  

	22-02-013-03
	      100 мм
	6113,23 
	651,35 
	1032,81 
	130,02 
	4429,07 
	62,75 

	(113-9051)
	  Материалы гидроизоляционные рулонные, (м2)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(90)  
	-  

	22-02-013-04
	      125 мм
	7777,55 
	684,35 
	1083,69 
	136,16 
	6009,51 
	65,93 

	(113-9051)
	  Материалы гидроизоляционные рулонные, (м2)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(110)  
	-  

	22-02-013-05
	      150 мм
	8952,30 
	695,36 
	1107,65 
	138,36 
	7149,29 
	66,99 

	(113-9051)
	  Материалы гидроизоляционные рулонные, (м2)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(132)  
	-  

	22-02-013-06
	      200 мм
	11724,45 
	728,36 
	1146,88 
	143,66 
	9849,21 
	70,17 

	(113-9051)
	  Материалы гидроизоляционные рулонные, (м2)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(182)  
	-  

	22-02-013-07
	      250 мм
	14351,42 
	809,74 
	1219,47 
	155,36 
	12322,21 
	78,01 

	(113-9051)
	  Материалы гидроизоляционные рулонные, (м2)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(226)  
	-  

	22-02-013-08
	      300 мм
	16821,07 
	911,16 
	1302,02 
	162,61 
	14607,89 
	87,78 

	(113-9051)
	  Материалы гидроизоляционные рулонные, (м2)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(269)  
	-  

	22-02-013-09
	      350 мм
	19449,21 
	997,93 
	1470,81 
	180,25 
	16980,47 
	96,14 

	(113-9051)
	  Материалы гидроизоляционные рулонные, (м2)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(312)  
	-  

	22-02-013-10
	      400 мм
	22128,11 
	1100,28 
	1609,44 
	193,31 
	19418,39 
	106 

	(113-9051)
	  Материалы гидроизоляционные рулонные, (м2)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(357)  
	-  

	22-02-013-11
	      500 мм
	27124,32 
	1397,36 
	1900,12 
	231,13 
	23826,84 
	134,62 

	(113-9051)
	  Материалы гидроизоляционные рулонные, (м2)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(439)  
	-  

	22-02-013-12
	      600 мм
	32359,93 
	1688,20 
	2317,99 
	275,32 
	28353,74 
	162,64 

	(113-9051)
	  Материалы гидроизоляционные рулонные, (м2)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(514)  
	-  

	22-02-013-13
	      700 мм
	36767,64 
	1877,02 
	2499,22 
	293,57 
	32391,40 
	180,83 

	(113-9051)
	  Материалы гидроизоляционные рулонные, (м2)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(597)  
	-  

	22-02-013-14
	      800 мм
	41732,85 
	2188,00 
	3310,87 
	338,84 
	36233,98 
	210,79 

	(113-9051)
	  Материалы гидроизоляционные рулонные, (м2)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(681)  
	-  

	22-02-013-15
	      900 мм
	47543,70 
	2421,24 
	3643,43 
	368,94 
	41479,03 
	233,26 

	(113-9051)
	  Материалы гидроизоляционные рулонные, (м2)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(763)  
	-  

	22-02-013-16
	      1000 мм
	51781,67 
	2665,58 
	3922,59 
	393,64 
	45193,50 
	256,8 

	(113-9051)
	  Материалы гидроизоляционные рулонные, (м2)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(845)  
	-  

	22-02-013-17
	      1100 мм
	69069,89 
	2887,72 
	16024,92 
	473,27 
	50157,25 
	278,2 

	(113-9051)
	  Материалы гидроизоляционные рулонные, (м2)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(930)  
	-  

	22-02-013-18
	      1200 мм
	76124,83 
	3109,85 
	18027,61 
	525,73 
	54987,37 
	299,6 

	(113-9051)
	  Материалы гидроизоляционные рулонные, (м2)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1010)  
	-  

	22-02-013-19
	      1400 мм
	91348,05 
	3688,22 
	22879,26 
	615,93 
	64780,57 
	355,32 

	(113-9051)
	  Материалы гидроизоляционные рулонные, (м2)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1180)  
	-  

	Раздел 3. УСТАНОВКА АРМАТУРЫ 

   

	Подраздел 3.1 ФАСОННЫЕ ЧАСТИ 

   

	Таблица 22-03-001. Установка фасонных частей чугунных, стальных сварных 

   

	
	Измеритель: 1 т фасонных частей

	
	Установка фасонных частей чугунных диаметром:

	22-03-001-01
	      50-100 мм
	9705,70 
	419,71 
	91,34 
	0,00 
	9194,65 
	47 

	22-03-001-02
	      125-200 мм
	8499,81 
	337,02 
	385,12 
	29,09 
	7777,67 
	37,74 

	22-03-001-03
	      250-400 мм
	7719,58 
	306,30 
	337,89 
	25,51 
	7075,39 
	34,3 

	22-03-001-04
	      500-1000 мм
	6535,04 
	205,21 
	504,93 
	35,68 
	5824,90 
	22,98 

	
	Установка фасонных частей стальных сварных диаметром:

	22-03-001-05
	      100-250 мм
	25172,98 
	4107,62 
	13990,22 
	1397,82 
	7075,14 
	353,8 

	22-03-001-06
	      300-800 мм
	20672,89 
	1789,10 
	11339,66 
	1115,43 
	7544,13 
	154,1 

	22-03-001-07
	      900-1600 мм
	22734,60 
	1088,09 
	14722,51 
	764,70 
	6924,00 
	93,72 

	Таблица 22-03-002. Установка полиэтиленовых фасонных частей 

   

	
	Измеритель: 10 фасонных частей

	
	Установка полиэтиленовых фасонных частей:

	22-03-002-01
	      отводов, колен, патрубков, переходов
	387,84 
	45,60 
	261,83 
	35,37 
	80,41 
	4,8 

	22-03-002-02
	      тройников
	817,53 
	67,36 
	385,63 
	52,03 
	364,54 
	7,09 

	22-03-002-03
	      крестовин
	1149,10 
	91,20 
	522,55 
	70,60 
	535,35 
	9,6 

	Подраздел 3.2 ЗАДВИЖКИ, КЛАПАНЫ 

   

	Таблица 22-03-006. Установка задвижек или клапанов обратных чугунных 

   

	
	Измеритель: 1 задвижка (или клапан обратный)

	
	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром:

	22-03-006-01
	      50 мм
	311,04 
	9,37 
	0,87 
	0,00 
	300,80 
	1,01 

	22-03-006-02
	      80 мм
	440,02 
	15,50 
	2,61 
	0,00 
	421,91 
	1,67 

	22-03-006-03
	      100 мм
	605,30 
	15,78 
	2,61 
	0,00 
	586,91 
	1,7 

	22-03-006-04
	      125 мм
	730,55 
	25,15 
	4,35 
	0,00 
	701,05 
	2,71 

	22-03-006-05
	      150 мм
	1188,00 
	26,41 
	6,09 
	0,00 
	1155,50 
	2,78 

	22-03-006-06
	      200 мм
	1497,75 
	37,81 
	48,11 
	3,59 
	1411,83 
	3,93 

	22-03-006-07
	      250 мм
	2272,97 
	42,91 
	119,04 
	9,03 
	2111,02 
	4,46 

	22-03-006-08
	      300 мм
	2653,02 
	58,20 
	163,08 
	12,32 
	2431,74 
	6,05 

	22-03-006-09
	      350 мм
	3796,21 
	70,80 
	192,20 
	14,47 
	3533,21 
	7,36 

	22-03-006-10
	      400 мм
	5654,77 
	90,33 
	242,63 
	18,36 
	5321,81 
	9,39 

	22-03-006-11
	      500 мм
	8330,76 
	138,24 
	261,71 
	20,49 
	7930,81 
	13,88 

	22-03-006-12
	      600 мм
	13468,47 
	176,89 
	434,54 
	34,11 
	12857,04 
	17,76 

	22-03-006-13
	      800 мм
	22983,12 
	299,60 
	801,94 
	56,75 
	21881,58 
	30,08 

	22-03-006-14
	      1000 мм
	30294,98 
	520,71 
	1398,11 
	98,88 
	28376,16 
	52,28 

	22-03-006-15
	      1200 мм
	42395,02 
	762,84 
	6438,52 
	152,60 
	35193,66 
	76,59 

	Таблица 22-03-007. Установка задвижек или клапанов обратных стальных 

   

	
	Измеритель: 1 задвижка (или клапан обратный)

	
	Установка задвижек или клапанов обратных стальных диаметром:

	22-03-007-01
	      50 мм
	537,61 
	13,28 
	2,61 
	0,00 
	521,72 
	1,38 

	22-03-007-02
	      100 мм
	994,11 
	22,03 
	4,35 
	0,00 
	967,73 
	2,29 

	22-03-007-03
	      150 мм
	2186,36 
	33,09 
	41,57 
	3,15 
	2111,70 
	3,44 

	22-03-007-04
	      200 мм
	3152,40 
	50,31 
	63,03 
	4,74 
	3039,06 
	5,23 

	22-03-007-05
	      250 мм
	5387,19 
	68,01 
	85,13 
	6,44 
	5234,05 
	7,07 

	22-03-007-06
	      300 мм
	10212,01 
	88,60 
	108,19 
	8,17 
	10015,22 
	9,21 

	22-03-007-07
	      400 мм
	10624,67 
	120,63 
	231,30 
	17,48 
	10272,74 
	12,54 

	22-03-007-08
	      500 мм
	14060,64 
	180,47 
	257,80 
	20,21 
	13622,37 
	18,76 

	22-03-007-09
	      600 мм
	17498,38 
	226,36 
	400,75 
	31,38 
	16871,27 
	23,53 

	22-03-007-10
	      800 мм
	28845,87 
	388,65 
	994,65 
	70,12 
	27462,57 
	40,4 

	Подраздел 3.3 ВАНТУЗЫ, ГИДРАНТЫ, КОЛОНКИ ВОДОРАЗБОРНЫЕ 

   

	Таблица 22-03-011. Установка вантузов, гидрантов, колонок 

   

	
	Измеритель: 1 шт.

	
	Установка:

	22-03-011-01
	      вантузов одинарных
	573,65 
	15,39 
	1,74 
	0,00 
	556,52 
	1,62 

	22-03-011-02
	      вантузов двойных
	984,01 
	24,65 
	6,84 
	0,41 
	952,52 
	2,41 

	22-03-011-03
	      гидрантов пожарных
	1183,85 
	17,68 
	4,85 
	0,27 
	1161,32 
	1,98 

	22-03-011-04
	      колонок водоразборных
	684,85 
	70,53 
	10,56 
	0,54 
	603,76 
	7,16 

	Подраздел 3.4 ФЛАНЦЫ 

   

	Таблица 22-03-014. Приварка фланцев к стальным трубопроводам 

   

	
	Измеритель: 1 фланец

	
	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром:

	22-03-014-01
	      50 мм
	61,99 
	4,30 
	33,44 
	3,39 
	24,25 
	0,37 

	22-03-014-02
	      80 мм
	89,72 
	6,15 
	46,82 
	4,74 
	36,75 
	0,53 

	22-03-014-03
	      100 мм
	106,93 
	8,13 
	52,17 
	5,28 
	46,63 
	0,7 

	22-03-014-04
	      125 мм
	133,10 
	9,52 
	64,21 
	6,50 
	59,37 
	0,82 

	22-03-014-05
	      150 мм
	159,25 
	12,07 
	77,12 
	7,72 
	70,06 
	1,04 

	22-03-014-06
	      200 мм
	270,54 
	19,27 
	146,68 
	14,77 
	104,59 
	1,66 

	22-03-014-07
	      250 мм
	323,02 
	23,34 
	158,72 
	15,99 
	140,96 
	2,01 

	22-03-014-08
	      300 мм
	421,06 
	32,97 
	225,14 
	22,63 
	162,95 
	2,84 

	22-03-014-09
	      350 мм
	609,97 
	36,34 
	247,88 
	24,93 
	325,75 
	3,13 

	22-03-014-10
	      400 мм
	685,56 
	38,89 
	266,14 
	26,69 
	380,53 
	3,35 

	22-03-014-11
	      500 мм
	1051,80 
	43,65 
	699,18 
	68,09 
	308,97 
	3,76 

	22-03-014-12
	      600 мм
	1149,94 
	45,51 
	728,83 
	70,90 
	375,60 
	3,92 

	22-03-014-13
	      700 мм
	1412,50 
	56,89 
	837,13 
	81,15 
	518,48 
	4,9 

	22-03-014-14
	      800 мм
	1913,74 
	72,79 
	1242,98 
	120,74 
	597,97 
	6,27 

	22-03-014-15
	      900 мм
	2113,31 
	81,39 
	1359,17 
	131,84 
	672,75 
	7,01 

	22-03-014-16
	      1000 мм
	2482,95 
	87,31 
	1645,64 
	147,28 
	750,00 
	7,52 

	22-03-014-17
	      1200 мм
	6757,73 
	107,16 
	5751,07 
	191,70 
	899,50 
	9,23 

	Раздел 4. КОЛОДЦЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ 

   

	Таблица 22-04-001. Устройство круглых колодцев из сборного железобетона 

   

	
	Измеритель: 10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца

	
	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах:

	22-04-001-01
	      сухих
	37299,70 
	973,71 
	2984,32 
	280,19 
	33341,67 
	106,3 

	(101-9058)
	  Люки чугунные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(201-0755)
	  Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	22-04-001-02
	      мокрых
	43217,95 
	1474,10 
	3205,42 
	310,46 
	38538,43 
	151,5 

	(101-9058)
	  Люки чугунные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(201-0755)
	  Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	Таблица 22-04-002. Устройство водопроводных кирпичных колодцев 

   

	
	Измеритель: 10 м3 конструкций колодца

	
	Устройство водопроводных кирпичных колодцев:

	22-04-002-01
	      круглых с конической верхней частью в грунтах сухих
	8931,39 
	1139,01 
	318,37 
	31,02 
	7474,01 
	121,3 

	(101-9058)
	  Люки чугунные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(201-0755)
	  Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	22-04-002-02
	      круглых с конической верхней частью в грунтах мокрых
	12379,35 
	1348,58 
	422,07 
	46,82 
	10608,70 
	138,6 

	(101-9058)
	  Люки чугунные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(201-0755)
	  Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	22-04-002-03
	      прямоугольных с перекрытием из сборного железобетона в грунтах сухих
	12998,04 
	915,06 
	578,87 
	54,76 
	11504,11 
	97,45 

	(101-9058)
	  Люки чугунные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(201-0755)
	  Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	22-04-002-04
	      прямоугольных с перекрытием из сборного железобетона в грунтах мокрых
	17524,19 
	1070,11 
	625,54 
	59,06 
	15828,54 
	109,98 

	(101-9058)
	  Люки чугунные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(201-0755)
	  Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	Таблица 22-04-003. Устройство водопроводных бетонных колодцев с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона 

   

	
	Измеритель: 10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца

	
	Устройство водопроводных бетонных колодцев с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона:

	22-04-003-01
	      круглых в сухих грунтах
	19709,65 
	1751,37 
	814,14 
	104,33 
	17144,14 
	175,84 

	(101-9058)
	  Люки чугунные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(201-0755)
	  Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	22-04-003-02
	      круглых в мокрых грунтах
	23612,02 
	2162,36 
	947,01 
	127,94 
	20502,65 
	208,32 

	(101-9058)
	  Люки чугунные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(201-0755)
	  Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	22-04-003-03
	      прямоугольных в сухих грунтах
	15310,98 
	1082,65 
	653,69 
	96,66 
	13574,64 
	108,7 

	(101-9058)
	  Люки чугунные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(201-0755)
	  Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	22-04-003-04
	      прямоугольных в мокрых грунтах
	24413,66 
	1248,71 
	896,15 
	127,51 
	22268,80 
	120,3 

	(101-9058)
	  Люки чугунные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(201-0755)
	  Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	Таблица 22-04-004. Установка путевых водоразборных кранов 

   

	
	Измеритель: 1 кран

	22-04-004-01
	Установка путевых водоразборных кранов
	1558,36 
	71,27 
	40,34 
	3,12 
	1446,75 
	7,59 

	Раздел 5. БЕСТРАНШЕЙНАЯ ПРОКЛАДКА ТРУБ 

   

	Таблица 22-05-001. Продавливание с разработкой грунта вручную 

   

	
	Измеритель: 100 м продавливания

	
	Продавливание с разработкой грунта вручную на длину:

	22-05-001-01
	      до 10 м труб диаметром 1200 мм
	419214,91 
	12265,77 
	92941,42 
	9289,13 
	314007,72 
	1199 

	(103-1010)
	  Фасонные стальные сварные части, диаметр свыше 800 мм, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	22-05-001-02
	      до 10 м труб диаметром 1400 мм
	549022,57 
	13953,72 
	103403,57 
	10298,30 
	431665,28 
	1364 

	(103-1010)
	  Фасонные стальные сварные части, диаметр свыше 800 мм, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	22-05-001-03
	      до 10 м труб диаметром 1600 мм
	620732,54 
	16091,79 
	118281,51 
	11941,70 
	486359,24 
	1573 

	(103-1010)
	  Фасонные стальные сварные части, диаметр свыше 800 мм, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	22-05-001-04
	      до 20 м труб диаметром 1200 мм
	427980,43 
	12715,89 
	100900,02 
	9628,66 
	314364,52 
	1243 

	(103-1010)
	  Фасонные стальные сварные части, диаметр свыше 800 мм, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	22-05-001-05
	      до 20 м труб диаметром 1400 мм
	557570,16 
	14291,31 
	111136,11 
	10570,98 
	432142,74 
	1397 

	(103-1010)
	  Фасонные стальные сварные части, диаметр свыше 800 мм, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	22-05-001-06
	      до 20 м труб диаметром 1600 мм
	633547,17 
	16654,44 
	129967,33 
	12423,91 
	486925,40 
	1628 

	(103-1010)
	  Фасонные стальные сварные части, диаметр свыше 800 мм, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	22-05-001-07
	      до 40 м труб диаметром 1200 мм
	413988,95 
	13938,38 
	85272,01 
	10617,42 
	314778,56 
	1362,5 

	(103-1010)
	  Фасонные стальные сварные части, диаметр свыше 800 мм, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	22-05-001-08
	      до 40 м труб диаметром 1400 мм
	542476,38 
	15610,98 
	94274,62 
	11746,18 
	432590,78 
	1526 

	(103-1010)
	  Фасонные стальные сварные части, диаметр свыше 800 мм, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	22-05-001-09
	      до 40 м труб диаметром 1600 мм
	613364,18 
	19242,63 
	106719,54 
	13381,43 
	487402,01 
	1881 

	(103-1010)
	  Фасонные стальные сварные части, диаметр свыше 800 мм, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	Таблица 22-05-002. Продавливание без разработки грунта (прокол) 

   

	
	Измеритель: 100 м продавливания

	
	Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину:

	22-05-002-01
	      до 10 м труб диаметром 100 мм
	31671,08 
	2419,70 
	23357,24 
	2253,77 
	5894,14 
	236,53 

	(103-1009)
	  Фасонные стальные сварные части, диаметр до 800 мм, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	22-05-002-02
	      до 10 м труб диаметром 150 мм
	39029,61 
	2743,07 
	24963,76 
	2396,99 
	11322,78 
	268,14 

	(103-1009)
	  Фасонные стальные сварные части, диаметр до 800 мм, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	22-05-002-03
	      до 10 м труб диаметром 200 мм
	47317,23 
	2821,13 
	25145,13 
	2415,58 
	19350,97 
	275,77 

	(103-1009)
	  Фасонные стальные сварные части, диаметр до 800 мм, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	22-05-002-04
	      до 10 м труб диаметром 250 мм
	55693,97 
	3177,95 
	28184,63 
	2697,73 
	24331,39 
	310,65 

	(103-1009)
	  Фасонные стальные сварные части, диаметр до 800 мм, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	22-05-002-05
	      до 10 м труб диаметром 300 мм
	64135,39 
	3256,00 
	28318,13 
	2707,64 
	32561,26 
	318,28 

	(103-1009)
	  Фасонные стальные сварные части, диаметр до 800 мм, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	22-05-002-06
	      до 10 м труб диаметром 350 мм
	75627,67 
	3791,24 
	31426,26 
	3010,12 
	40410,17 
	370,6 

	(103-1009)
	  Фасонные стальные сварные части, диаметр до 800 мм, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	22-05-002-07
	      до 10 м труб диаметром 400 мм
	90143,51 
	3902,75 
	31466,05 
	3010,12 
	54774,71 
	381,5 

	(103-1009)
	  Фасонные стальные сварные части, диаметр до 800 мм, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	22-05-002-08
	      до 30 м труб диаметром 100 мм
	26750,70 
	2631,57 
	18227,64 
	2391,48 
	5891,49 
	257,24 

	(103-1009)
	  Фасонные стальные сварные части, диаметр до 800 мм, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	22-05-002-09
	      до 30 м труб диаметром 150 мм
	34762,22 
	2932,63 
	20509,97 
	2676,53 
	11319,62 
	286,67 

	(103-1009)
	  Фасонные стальные сварные части, диаметр до 800 мм, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	22-05-002-10
	      до 30 м труб диаметром 200 мм
	43008,01 
	2988,39 
	20669,07 
	2689,58 
	19350,55 
	292,12 

	(103-1009)
	  Фасонные стальные сварные части, диаметр до 800 мм, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	22-05-002-11
	      до 30 м труб диаметром 250 мм
	50721,94 
	3434,42 
	22962,71 
	2980,38 
	24324,81 
	335,72 

	(103-1009)
	  Фасонные стальные сварные части, диаметр до 800 мм, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	22-05-002-12
	      до 30 м труб диаметром 300 мм
	59150,62 
	3512,47 
	23083,30 
	2987,28 
	32554,85 
	343,35 

	(103-1009)
	  Фасонные стальные сварные части, диаметр до 800 мм, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	22-05-002-13
	      до 30 м труб диаметром 350 мм
	70884,72 
	4014,25 
	26466,82 
	3428,31 
	40403,65 
	392,4 

	(103-1009)
	  Фасонные стальные сварные части, диаметр до 800 мм, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	22-05-002-14
	      до 30 м труб диаметром 400 мм
	85404,79 
	4103,46 
	26528,23 
	3429,69 
	54773,10 
	401,12 

	(103-1009)
	  Фасонные стальные сварные части, диаметр до 800 мм, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	22-05-002-15
	      до 50 м труб диаметром 100 мм
	30268,02 
	2977,24 
	21393,35 
	2809,98 
	5897,43 
	291,03 

	(103-1009)
	  Фасонные стальные сварные части, диаметр до 800 мм, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	22-05-002-16
	      до 50 м труб диаметром 150 мм
	39527,77 
	3490,17 
	24718,52 
	3232,74 
	11319,08 
	341,17 

	(103-1009)
	  Фасонные стальные сварные части, диаметр до 800 мм, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	22-05-002-17
	      до 50 м труб диаметром 200 мм
	47790,34 
	3545,92 
	24894,18 
	3249,40 
	19350,24 
	346,62 

	(103-1009)
	  Фасонные стальные сварные части, диаметр до 800 мм, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	22-05-002-18
	      до 50 м труб диаметром 250 мм
	56506,97 
	3969,65 
	28214,69 
	3674,80 
	24322,63 
	388,04 

	(103-1009)
	  Фасонные стальные сварные части, диаметр до 800 мм, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	22-05-002-19
	      до 50 м труб диаметром 300 мм
	64937,30 
	4047,70 
	28335,44 
	3684,63 
	32554,16 
	395,67 

	(103-1009)
	  Фасонные стальные сварные части, диаметр до 800 мм, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	22-05-002-20
	      до 50 м труб диаметром 350 мм
	76792,91 
	4660,99 
	31730,27 
	4124,03 
	40401,65 
	455,62 

	(103-1009)
	  Фасонные стальные сварные части, диаметр до 800 мм, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	22-05-002-21
	      до 50 м труб диаметром 400 мм
	91278,34 
	4739,05 
	31766,30 
	4124,03 
	54772,99 
	463,25 

	(103-1009)
	  Фасонные стальные сварные части, диаметр до 800 мм, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	Таблица 22-05-003. Протаскивание в футляр стальных труб 

   

	
	Измеритель: 100 м трубы, уложенной в футляр

	
	Протаскивание в футляр стальных труб диаметром:

	22-05-003-01
	      100 мм
	2094,32 
	850,75 
	40,61 
	0,00 
	1202,96 
	84,4 

	22-05-003-02
	      150 мм
	2506,96 
	904,18 
	42,35 
	0,00 
	1560,43 
	89,7 

	22-05-003-03
	      200 мм
	2899,98 
	905,18 
	44,09 
	0,00 
	1950,71 
	89,8 

	22-05-003-04
	      250 мм
	3851,39 
	914,26 
	56,75 
	0,00 
	2880,38 
	90,7 

	22-05-003-05
	      300 мм
	4459,72 
	914,26 
	59,36 
	0,00 
	3486,10 
	90,7 

	22-05-003-06
	      350 мм
	5179,60 
	1008,00 
	54,84 
	0,00 
	4116,76 
	100 

	22-05-003-07
	      400 мм
	5661,60 
	1008,00 
	58,81 
	0,00 
	4594,79 
	100 

	22-05-003-08
	      450 мм
	6232,19 
	1128,96 
	64,72 
	0,00 
	5038,51 
	112 

	22-05-003-09
	      500 мм
	8239,60 
	1128,96 
	76,03 
	0,00 
	7034,61 
	112 

	22-05-003-10
	      600 мм
	9135,87 
	1128,96 
	80,38 
	0,00 
	7926,53 
	112 

	22-05-003-11
	      700 мм
	10139,12 
	1249,92 
	83,51 
	0,00 
	8805,69 
	124 

	22-05-003-12
	      800 мм
	11214,97 
	1249,92 
	87,86 
	0,00 
	9877,19 
	124 

	22-05-003-13
	      900 мм
	12483,42 
	1391,04 
	99,52 
	0,00 
	10992,86 
	138 

	22-05-003-14
	      1000 мм
	14544,17 
	1391,04 
	109,09 
	0,00 
	13044,04 
	138 

	22-05-003-15
	      1100 мм
	14660,62 
	1501,92 
	114,66 
	0,00 
	13044,04 
	149 

	22-05-003-16
	      1200 мм
	15650,84 
	1501,92 
	119,01 
	0,00 
	14029,91 
	149 

	22-05-003-17
	      1400 мм
	17178,96 
	1713,60 
	130,66 
	0,00 
	15334,70 
	170 

	Таблица 22-05-004. Заделка битумом и прядью концов футляра 

   

	
	Измеритель: 1 футляр

	
	Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром:

	22-05-004-01
	      800 мм
	700,43 
	75,03 
	128,74 
	24,92 
	496,66 
	7,99 

	(101-0782)
	  Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	22-05-004-02
	      900 мм
	817,21 
	85,73 
	159,52 
	31,58 
	571,96 
	9,13 

	(101-0782)
	  Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	22-05-004-03
	      1000 мм
	915,89 
	85,92 
	176,71 
	31,58 
	653,26 
	9,15 

	(101-0782)
	  Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	22-05-004-04
	      1200 мм
	1101,44 
	99,53 
	215,58 
	39,75 
	786,33 
	10,6 

	(101-0782)
	  Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	22-05-004-05
	      1400 мм
	1333,25 
	110,80 
	255,02 
	46,21 
	967,43 
	11,8 

	(101-0782)
	  Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	22-05-004-06
	      1600 мм
	1636,73 
	123,01 
	290,84 
	53,48 
	1222,88 
	13,1 

	(101-0782)
	  Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	Раздел 6. ПРОЧИЕ РАБОТЫ 

   

	Подраздел 6.1 ПРОМЫВКА ТРУБОПРОВОДОВ 

   

	Таблица 22-06-001. Промывка с дезинфекцией трубопроводов 

   

	
	Измеритель: 1 км трубопровода

	
	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром:

	22-06-001-01
	      50-65 мм
	536,39 
	506,33 
	0,00 
	0,00 
	30,06 
	56,7 

	22-06-001-02
	      75-80 мм
	573,85 
	506,33 
	0,00 
	0,00 
	67,52 
	56,7 

	22-06-001-03
	      100 мм
	626,06 
	506,33 
	0,00 
	0,00 
	119,73 
	56,7 

	22-06-001-04
	      125 мм
	770,61 
	579,56 
	0,00 
	0,00 
	191,05 
	64,9 

	22-06-001-05
	      150 мм
	854,67 
	579,56 
	0,00 
	0,00 
	275,11 
	64,9 

	22-06-001-06
	      200 мм
	1059,48 
	579,56 
	0,00 
	0,00 
	479,92 
	64,9 

	22-06-001-07
	      250 мм
	1472,38 
	717,08 
	0,00 
	0,00 
	755,30 
	80,3 

	22-06-001-08
	      300 мм
	1802,25 
	717,08 
	0,00 
	0,00 
	1085,17 
	80,3 

	22-06-001-09
	      350 мм
	2355,02 
	872,46 
	0,00 
	0,00 
	1482,56 
	97,7 

	22-06-001-10
	      400 мм
	2798,26 
	872,46 
	0,00 
	0,00 
	1925,80 
	97,7 

	22-06-001-11
	      450 мм
	3537,49 
	1107,32 
	0,00 
	0,00 
	2430,17 
	124 

	22-06-001-12
	      500 мм
	4113,19 
	1107,32 
	0,00 
	0,00 
	3005,87 
	124 

	22-06-001-13
	      600 мм
	5437,82 
	1107,32 
	0,00 
	0,00 
	4330,50 
	124 

	22-06-001-14
	      700 мм
	7268,53 
	1384,15 
	0,00 
	0,00 
	5884,38 
	155 

	22-06-001-15
	      800 мм
	9077,15 
	1384,15 
	0,00 
	0,00 
	7693,00 
	155 

	22-06-001-16
	      900 мм
	11382,93 
	1652,05 
	0,00 
	0,00 
	9730,88 
	185 

	22-06-001-17
	      1000 мм
	13650,07 
	1652,05 
	0,00 
	0,00 
	11998,02 
	185 

	22-06-001-18
	      1100 мм
	16547,01 
	2027,11 
	0,00 
	0,00 
	14519,90 
	227 

	22-06-001-19
	      1200 мм
	19349,09 
	2027,11 
	0,00 
	0,00 
	17321,98 
	227 

	22-06-001-20
	      1300 мм
	22861,34 
	2482,54 
	0,00 
	0,00 
	20378,80 
	278 

	22-06-001-21
	      1400 мм
	25918,16 
	2482,54 
	0,00 
	0,00 
	23435,62 
	278 

	22-06-001-22
	      1500 мм
	29484,46 
	2482,54 
	0,00 
	0,00 
	27001,92 
	278 

	22-06-001-23
	      1600 мм
	33305,48 
	2482,54 
	0,00 
	0,00 
	30822,94 
	278 

	Таблица 22-06-002. Промывка без дезинфекции трубопроводов 

   

	
	Измеритель: 1 км трубопровода

	
	Промывка без дезинфекции трубопроводов диаметром:

	22-06-002-01
	      50-65 мм
	270,04 
	252,72 
	0,00 
	0,00 
	17,32 
	28,3 

	22-06-002-02
	      75-80 мм
	291,52 
	252,72 
	0,00 
	0,00 
	38,80 
	28,3 

	22-06-002-03
	      100 мм
	321,53 
	252,72 
	0,00 
	0,00 
	68,81 
	28,3 

	22-06-002-04
	      125 мм
	400,03 
	290,23 
	0,00 
	0,00 
	109,80 
	32,5 

	22-06-002-05
	      150 мм
	448,34 
	290,23 
	0,00 
	0,00 
	158,11 
	32,5 

	22-06-002-06
	      200 мм
	565,95 
	290,23 
	0,00 
	0,00 
	275,72 
	32,5 

	22-06-002-07
	      250 мм
	793,31 
	358,99 
	0,00 
	0,00 
	434,32 
	40,2 

	22-06-002-08
	      300 мм
	983,63 
	358,99 
	0,00 
	0,00 
	624,64 
	40,2 

	22-06-002-09
	      350 мм
	1290,68 
	436,68 
	0,00 
	0,00 
	854,00 
	48,9 

	22-06-002-10
	      400 мм
	1544,44 
	436,68 
	0,00 
	0,00 
	1107,76 
	48,9 

	22-06-002-11
	      450 мм
	1942,67 
	551,87 
	0,00 
	0,00 
	1390,80 
	61,8 

	22-06-002-12
	      500 мм
	2284,27 
	551,87 
	0,00 
	0,00 
	1732,40 
	61,8 

	22-06-002-13
	      600 мм
	3040,67 
	551,87 
	0,00 
	0,00 
	2488,80 
	61,8 

	22-06-002-14
	      700 мм
	4081,89 
	690,29 
	0,00 
	0,00 
	3391,60 
	77,3 

	22-06-002-15
	      800 мм
	5106,69 
	690,29 
	0,00 
	0,00 
	4416,40 
	77,3 

	22-06-002-16
	      900 мм
	6415,41 
	827,81 
	0,00 
	0,00 
	5587,60 
	92,7 

	22-06-002-17
	      1000 мм
	7733,01 
	827,81 
	0,00 
	0,00 
	6905,20 
	92,7 

	22-06-002-18
	      1100 мм
	9353,89 
	1009,09 
	0,00 
	0,00 
	8344,80 
	113 

	22-06-002-19
	      1200 мм
	10939,89 
	1009,09 
	0,00 
	0,00 
	9930,80 
	113 

	22-06-002-20
	      1300 мм
	12928,87 
	1241,27 
	0,00 
	0,00 
	11687,60 
	139 

	22-06-002-21
	      1400 мм
	14758,87 
	1241,27 
	0,00 
	0,00 
	13517,60 
	139 

	22-06-002-22
	      1500 мм
	16857,27 
	1241,27 
	0,00 
	0,00 
	15616,00 
	139 

	22-06-002-23
	      1600 мм
	18809,27 
	1241,27 
	0,00 
	0,00 
	17568,00 
	139 

	Подраздел 6.2 ВРЕЗКА ШТУЦЕРОВ В СУЩЕСТВУЮЩИЕ ТРУБОПРОВОДЫ 

   

	Таблица 22-06-005. Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) 

   

	
	Измеритель: 1 врезка

	
	Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром:

	22-06-005-01
	      50 мм
	89,84 
	16,28 
	59,17 
	5,01 
	14,39 
	1,46 

	22-06-005-02
	      80 мм
	131,78 
	23,19 
	84,10 
	7,18 
	24,49 
	2,08 

	22-06-005-03
	      100 мм
	160,90 
	24,86 
	107,23 
	8,81 
	28,81 
	2,23 

	22-06-005-04
	      150 мм
	273,18 
	35,93 
	180,72 
	15,85 
	56,53 
	3,18 

	22-06-005-05
	      200 мм
	382,85 
	47,10 
	240,10 
	21,68 
	95,65 
	4,11 

	22-06-005-06
	      250 мм
	548,52 
	65,55 
	360,46 
	33,33 
	122,51 
	5,72 

	22-06-005-07
	      300 мм
	708,94 
	73,69 
	472,24 
	43,32 
	163,01 
	6,43 

	22-06-005-08
	      400 мм
	965,33 
	90,65 
	615,64 
	56,69 
	259,04 
	7,91 

	22-06-005-09
	      500 мм
	1277,53 
	116,32 
	755,18 
	71,19 
	406,03 
	10,15 

	22-06-005-10
	      600 мм
	2166,76 
	122,51 
	1304,34 
	123,96 
	739,91 
	10,69 

	22-06-005-11
	      700 мм
	2363,41 
	135,57 
	1315,07 
	125,18 
	912,77 
	11,83 

	22-06-005-12
	      800 мм
	3031,29 
	158,49 
	1645,26 
	147,52 
	1227,54 
	13,83 

	22-06-005-13
	      900 мм
	3594,33 
	178,89 
	1861,07 
	166,88 
	1554,37 
	15,61 

	22-06-005-14
	      1000 мм
	4290,39 
	205,94 
	2148,25 
	194,18 
	1936,20 
	17,97 

	22-06-005-15
	      1200 мм
	9491,96 
	236,42 
	6250,96 
	236,07 
	3004,58 
	20,63 

	Таблица 22-06-006. Врезка в существующие сети из чугунных труб чугунных тройников 

   

	
	Измеритель: 1 врезка

	
	Врезка в существующие сети из чугунных труб чугунных тройников диаметром:

	22-06-006-01
	      50 мм
	215,13 
	30,84 
	10,44 
	0,00 
	173,85 
	3,06 

	22-06-006-02
	      75 мм
	313,32 
	41,23 
	11,31 
	0,00 
	260,78 
	4,09 

	22-06-006-03
	      100 мм
	405,21 
	45,93 
	12,18 
	0,00 
	347,10 
	4,72 

	22-06-006-04
	      125 мм
	677,74 
	68,98 
	160,28 
	13,58 
	448,48 
	7,17 

	22-06-006-05
	      150 мм
	843,65 
	76,67 
	163,87 
	13,86 
	603,11 
	7,97 

	22-06-006-06
	      200 мм
	923,30 
	81,19 
	13,55 
	0,27 
	828,56 
	8,44 

	22-06-006-07
	      250 мм
	1659,47 
	106,20 
	501,69 
	44,36 
	1051,58 
	11,31 

	22-06-006-08
	      300 мм
	2141,32 
	132,49 
	626,82 
	55,63 
	1382,01 
	14,11 

	22-06-006-09
	      350 мм
	2678,52 
	154,56 
	732,66 
	65,17 
	1791,30 
	16,46 

	22-06-006-10
	      400 мм
	3328,73 
	189,30 
	874,65 
	77,89 
	2264,78 
	20,16 

	22-06-006-11
	      450 мм
	4191,43 
	245,08 
	1071,68 
	100,43 
	2874,67 
	26,1 

	22-06-006-12
	      500 мм
	4315,66 
	245,27 
	1174,56 
	110,11 
	2895,83 
	26,43 

	22-06-006-13
	      600 мм
	5590,35 
	282,67 
	1256,07 
	117,54 
	4051,61 
	30,46 

	22-06-006-14
	      700 мм
	7886,73 
	375,19 
	1655,33 
	155,09 
	5856,21 
	40,43 

	22-06-006-15
	      800 мм
	10269,77 
	457,32 
	2146,83 
	175,73 
	7665,62 
	49,28 

	22-06-006-16
	      900 мм
	12993,61 
	532,12 
	2635,16 
	215,88 
	9826,33 
	57,34 

	22-06-006-17
	      1000 мм
	16026,28 
	609,05 
	2952,73 
	241,70 
	12464,50 
	65,63 

	
	Врезка при помощи бензопилы в существующие сети из чугунных труб чугунных тройников диаметром:

	22-06-006-18
	      50 мм
	213,67 
	11,69 
	28,13 
	0,00 
	173,85 
	1,16 

	22-06-006-19
	      75 мм
	303,44 
	12,60 
	30,06 
	0,00 
	260,78 
	1,25 

	22-06-006-20
	      100 мм
	392,59 
	13,14 
	32,35 
	0,00 
	347,10 
	1,35 

	22-06-006-21
	      125 мм
	655,48 
	24,43 
	182,57 
	13,58 
	448,48 
	2,54 

	22-06-006-22
	      150 мм
	815,73 
	25,40 
	187,22 
	13,86 
	603,11 
	2,64 

	22-06-006-23
	      200 мм
	912,12 
	34,63 
	48,93 
	0,27 
	828,56 
	3,6 

	22-06-006-24
	      250 мм
	1650,21 
	56,25 
	542,38 
	44,36 
	1051,58 
	5,99 

	22-06-006-25
	      300 мм
	2130,62 
	71,55 
	677,06 
	55,63 
	1382,01 
	7,62 

	22-06-006-26
	      350 мм
	2672,09 
	87,98 
	792,81 
	65,17 
	1791,30 
	9,37 

	22-06-006-27
	      400 мм
	3313,90 
	105,83 
	943,29 
	77,89 
	2264,78 
	11,27 

	22-06-006-28
	      450 мм
	4164,25 
	133,34 
	1156,24 
	100,43 
	2874,67 
	14,2 

	22-06-006-29
	      500 мм
	4306,09 
	146,90 
	1263,36 
	110,11 
	2895,83 
	15,83 

	22-06-006-30
	      600 мм
	5628,36 
	208,52 
	1368,23 
	117,54 
	4051,61 
	22,47 

	22-06-006-31
	      700 мм
	7912,23 
	268,01 
	1788,01 
	155,09 
	5856,21 
	28,88 

	22-06-006-32
	      800 мм
	10281,53 
	319,42 
	2296,49 
	175,73 
	7665,62 
	34,42 

	22-06-006-33
	      900 мм
	13010,64 
	386,05 
	2798,26 
	215,88 
	9826,33 
	41,6 

	22-06-006-34
	      1000 мм
	16040,78 
	446,65 
	3129,63 
	241,70 
	12464,50 
	48,13 

	Подраздел 6.3 СОПУТСТВУЮЩИЕ РАБОТЫ 

   

	Таблица 22-06-011. Подвешивание подземных коммуникаций при пересечении их трассой трубопровода 

   

	
	Измеритель: 1 м короба

	
	Подвешивание подземных коммуникаций при пересечении их трассой трубопровода, площадь сечения коробов:

	22-06-011-01
	      до 0,1 м2
	100,14 
	11,43 
	29,79 
	1,59 
	58,92 
	1,28 

	22-06-011-02
	      до 0,25 м2
	120,04 
	12,86 
	30,65 
	1,59 
	76,53 
	1,44 

	22-06-011-03
	      до 0,4 м2
	134,61 
	14,11 
	31,52 
	1,59 
	88,98 
	1,58 

	22-06-011-04
	      до 0,6 м2
	151,31 
	15,36 
	32,39 
	1,59 
	103,56 
	1,72 

	Таблица 22-06-012. Устройство постоянных бетонных упоров на трубопроводе 

   

	
	Измеритель: 1 км трубопровода

	
	Устройство постоянных бетонных упоров на трубопроводе диаметром:

	22-06-012-01
	      100 мм
	670,25 
	52,61 
	224,21 
	17,89 
	393,43 
	5,82 

	22-06-012-02
	      125; 150 мм
	727,06 
	57,04 
	224,21 
	17,89 
	445,81 
	6,31 

	22-06-012-03
	      200 мм
	981,92 
	66,17 
	237,50 
	18,97 
	678,25 
	7,32 

	22-06-012-04
	      250 мм
	1412,52 
	74,67 
	240,61 
	19,24 
	1097,24 
	8,26 

	22-06-012-05
	      300 мм
	1937,38 
	87,24 
	254,78 
	20,33 
	1595,36 
	9,65 

	22-06-012-06
	      350; 400 мм
	3006,40 
	122,22 
	397,46 
	31,71 
	2486,72 
	13,52 

	22-06-012-07
	      450; 500 мм
	4725,91 
	160,64 
	521,74 
	41,60 
	4043,53 
	17,77 

	22-06-012-08
	      600 мм
	9528,81 
	262,07 
	1064,11 
	84,96 
	8202,63 
	28,99 

	22-06-012-09
	      700 мм
	12576,23 
	298,59 
	1324,86 
	105,69 
	10952,78 
	33,03 

	22-06-012-10
	      800 мм
	10947,24 
	582,27 
	769,32 
	144,04 
	9595,65 
	64,41 

	22-06-012-11
	      900 мм
	16584,24 
	746,70 
	1186,01 
	220,61 
	14651,53 
	82,6 

	22-06-012-12
	      1000 мм
	17648,77 
	945,95 
	1253,65 
	230,56 
	15449,17 
	104,64 

	22-06-012-13
	      1200 мм
	42200,04 
	1644,65 
	3020,96 
	573,45 
	37534,43 
	181,93 

	22-06-012-14
	      1400 мм
	58574,37 
	2226,91 
	4197,48 
	798,60 
	52149,98 
	246,34 

	22-06-012-15
	      1600 мм
	91893,48 
	3289,29 
	6583,91 
	1262,18 
	82020,28 
	363,86 
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