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Часть 23. Канализация – наружные сети
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	Раздел 1. УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ И УСТРОЙСТВО КОЛЛЕКТОРОВ 

   

	Подраздел 1.1 ОСНОВАНИЯ ПОД ТРУБОПРОВОДЫ 

   

	Таблица 23-01-001. Устройство основания под трубопроводы 

   

	
	Измеритель: 10 м3 основания

	
	Устройство основания под трубопроводы:

	23-01-001-01
	      песчаного
	727,36 
	87,21 
	33,61 
	3,53 
	606,54 
	10,2 

	23-01-001-02
	      щебеночного
	3592,94 
	87,21 
	48,98 
	5,15 
	3456,75 
	10,2 

	23-01-001-03
	      гравийного
	1737,69 
	87,21 
	48,98 
	5,15 
	1601,50 
	10,2 

	23-01-001-04
	      бетонного
	6191,03 
	148,77 
	425,77 
	84,87 
	5616,49 
	17,4 

	23-01-001-05
	      железобетонного
	9841,52 
	189,38 
	436,46 
	85,92 
	9215,68 
	22,15 

	Подраздел 1.2 АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ БЕЗНАПОРНЫЕ ТРУБЫ 

   

	Таблица 23-01-003. Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб 

   

	
	Измеритель: 1 км трубопровода

	
	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диаметром:

	23-01-003-01
	      150 мм
	45146,69 
	2907,00 
	94,95 
	5,28 
	42144,74 
	306 

	23-01-003-02
	      200 мм
	61510,47 
	3420,00 
	2121,67 
	188,02 
	55968,80 
	360 

	23-01-003-03
	      300 мм
	99131,86 
	4275,00 
	3006,77 
	265,47 
	91850,09 
	450 

	23-01-003-04
	      400 мм
	152282,42 
	5206,00 
	8068,32 
	717,32 
	139008,10 
	548 

	Подраздел 1.3 КЕРАМИЧЕСКИЕ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ ТРУБЫ 

   

	Таблица 23-01-005. Укладка трубопроводов из керамических канализационных труб 

   

	
	Измеритель: 100 м трубопровода

	
	Укладка трубопроводов из керамических канализационных труб диаметром:

	23-01-005-01
	      150 мм
	5234,41 
	681,71 
	8,70 
	0,00 
	4544,00 
	72,6 

	23-01-005-02
	      200 мм
	7716,83 
	734,30 
	11,31 
	0,00 
	6971,22 
	78,2 

	23-01-005-03
	      250 мм
	9812,40 
	895,81 
	16,53 
	0,00 
	8900,06 
	95,4 

	23-01-005-04
	      300 мм
	15968,16 
	1065,39 
	2205,38 
	197,52 
	12697,39 
	113,46 

	23-01-005-05
	      350 мм
	19484,57 
	1283,17 
	2514,59 
	224,85 
	15686,81 
	135,07 

	23-01-005-06
	      400 мм
	22763,83 
	1456,64 
	2973,84 
	266,06 
	18333,35 
	153,33 

	23-01-005-07
	      450 мм
	25965,48 
	1708,77 
	3672,05 
	345,59 
	20584,66 
	179,87 

	23-01-005-08
	      500 мм
	31163,42 
	1921,57 
	3675,53 
	345,59 
	25566,32 
	202,27 

	23-01-005-09
	      550 мм
	37042,85 
	2215,21 
	4846,87 
	456,50 
	29980,77 
	233,18 

	23-01-005-10
	      600 мм
	43631,37 
	2221,67 
	4851,22 
	456,50 
	36558,48 
	233,86 

	Подраздел 1.4 ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ И БЕТОННЫЕ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ ТРУБЫ 

   

	Таблица 23-01-007. Укладка трубопроводов из железобетонных безнапорных раструбных труб 

   

	
	Измеритель: 100 м трубопровода

	
	Укладка трубопроводов из железобетонных безнапорных раструбных труб диаметром:

	23-01-007-01
	      400 мм
	34520,01 
	887,08 
	1135,10 
	101,22 
	32497,83 
	91,17 

	23-01-007-02
	      500 мм
	41754,74 
	1111,56 
	1253,73 
	117,42 
	39389,45 
	114,24 

	23-01-007-03
	      600 мм
	47748,69 
	1199,81 
	1427,61 
	133,61 
	45121,27 
	123,31 

	23-01-007-04
	      800 мм
	72494,03 
	1669,75 
	1896,48 
	153,85 
	68927,80 
	165,65 

	23-01-007-05
	      1000 мм
	109241,23 
	2117,91 
	2475,57 
	200,85 
	104647,75 
	210,11 

	23-01-007-06
	      1200 мм
	145305,40 
	2653,06 
	13028,16 
	293,69 
	129624,18 
	263,2 

	23-01-007-07
	      1400 мм
	182476,30 
	3323,68 
	14126,21 
	301,11 
	165026,41 
	329,73 

	23-01-007-08
	      1600 мм
	209126,06 
	3568,12 
	15167,95 
	323,20 
	190389,99 
	353,98 

	23-01-007-09
	      2000 мм
	290131,20 
	4588,52 
	20836,48 
	443,25 
	264706,20 
	455,21 

	23-01-007-10
	      2400 мм
	340907,72 
	6149,40 
	25107,59 
	531,97 
	309650,73 
	610,06 

	Таблица 23-01-008. Укладка трубопроводов из бетонных раструбных труб 

   

	
	Измеритель: 100 м трубопровода

	
	Укладка трубопроводов из бетонных раструбных труб диаметром:

	23-01-008-01
	      150 мм
	11818,26 
	655,12 
	840,85 
	74,61 
	10322,29 
	68,1 

	23-01-008-02
	      200 мм
	14933,16 
	660,51 
	849,71 
	75,34 
	13422,94 
	68,66 

	23-01-008-03
	      300 мм
	23412,01 
	777,39 
	1016,00 
	89,51 
	21618,62 
	80,81 

	23-01-008-04
	      400 мм
	31448,84 
	878,79 
	1155,11 
	101,22 
	29414,94 
	91,35 

	23-01-008-05
	      500 мм
	36938,60 
	1113,71 
	1272,86 
	117,42 
	34552,03 
	115,77 

	23-01-008-06
	      600 мм
	42094,30 
	1232,23 
	1445,88 
	133,61 
	39416,19 
	128,09 

	23-01-008-07
	      800 мм
	63960,08 
	1661,59 
	1914,74 
	153,85 
	60383,75 
	164,84 

	23-01-008-08
	      1000 мм
	94788,87 
	2097,95 
	2492,97 
	200,85 
	90197,95 
	208,13 

	Таблица 23-01-009. Укладка трубопроводов из железобетонных безнапорных фальцевых труб с жестким соединением 

   

	
	Измеритель: 100 м трубопровода

	
	Укладка трубопроводов из железобетонных безнапорных фальцевых труб с жестким соединением диаметром:

	23-01-009-01
	      400 мм
	35203,12 
	1285,52 
	2452,42 
	220,80 
	31465,18 
	133,63 

	23-01-009-02
	      500 мм
	42797,87 
	1654,26 
	3016,27 
	285,59 
	38127,34 
	171,96 

	23-01-009-03
	      600 мм
	49036,10 
	1829,34 
	3548,14 
	336,05 
	43658,62 
	190,16 

	23-01-009-04
	      800 мм
	73826,27 
	2450,31 
	4481,78 
	369,31 
	66894,18 
	254,71 

	23-01-009-05
	      1000 мм
	109657,43 
	3253,04 
	5780,90 
	476,17 
	100623,49 
	326,61 

	23-01-009-06
	      1200 мм
	156593,30 
	3986,79 
	27763,14 
	627,94 
	124843,37 
	400,28 

	23-01-009-07
	      1400 мм
	194446,33 
	4973,03 
	29935,20 
	640,31 
	159538,10 
	499,3 

	23-01-009-08
	      1600 мм
	221727,29 
	5452,00 
	32234,11 
	689,45 
	184041,18 
	547,39 

	23-01-009-09
	      2000 мм
	297411,01 
	7004,17 
	34552,91 
	738,75 
	255853,93 
	703,23 

	23-01-009-10
	      2400 мм
	346950,28 
	9659,71 
	43244,42 
	923,44 
	294046,15 
	969,85 

	Таблица 23-01-010. Укладка трубопроводов из железобетонных безнапорных фальцевых труб большого диаметра с жестким соединением 

   

	
	Измеритель: 100 м трубопровода

	
	Укладка трубопроводов из железобетонных безнапорных фальцевых труб большого диаметра с жестким соединением диаметром:

	23-01-010-01
	      3000 мм
	458654,87 
	10292,86 
	53272,83 
	1138,96 
	395089,18 
	1044,96 

	23-01-010-02
	      3500 мм
	546602,04 
	13106,02 
	59057,40 
	1261,98 
	474438,62 
	1330,56 

	Таблица 23-01-011. Укладка трубопроводов из железобетонных безнапорных фальцевых труб с гибким соединением 

   

	
	Измеритель: 100 м трубопровода

	
	Укладка трубопроводов из железобетонных безнапорных фальцевых труб с гибким соединением диаметром:

	23-01-011-01
	      400 мм
	34820,65 
	1242,81 
	2443,72 
	220,80 
	31134,12 
	129,19 

	23-01-011-02
	      500 мм
	42359,12 
	1596,92 
	3007,57 
	285,59 
	37754,63 
	166 

	23-01-011-03
	      600 мм
	48503,61 
	1760,84 
	3539,45 
	336,05 
	43203,32 
	183,04 

	23-01-011-04
	      800 мм
	73255,79 
	2348,24 
	4474,82 
	369,31 
	66432,73 
	244,1 

	23-01-011-05
	      1000 мм
	109985,43 
	3108,22 
	5768,72 
	476,17 
	101108,49 
	312,07 

	23-01-011-06
	      1200 мм
	156856,92 
	3658,61 
	27750,09 
	627,94 
	125448,22 
	367,33 

	23-01-011-07
	      1400 мм
	194685,61 
	4526,12 
	29920,41 
	640,31 
	160239,08 
	454,43 

	23-01-011-08
	      1600 мм
	222048,14 
	4853,02 
	32220,20 
	689,45 
	184974,92 
	481,45 


	23-01-011-09
	      2000 мм
	297163,41 
	5590,07 
	34528,55 
	738,75 
	257044,79 
	554,57 

	23-01-011-10
	      2400 мм
	347279,77 
	7312,44 
	43177,44 
	923,44 
	296789,89 
	725,44 

	Таблица 23-01-012. Укладка трубопроводов из бетонных фальцевых труб с жестким соединением 

   

	
	Измеритель: 100 м трубопровода

	
	Укладка трубопроводов из бетонных фальцевых труб с жестким соединением диаметром:

	23-01-012-01
	      300 мм
	16589,04 
	1178,95 
	2231,87 
	200,70 
	13178,22 
	124,1 

	23-01-012-02
	      400 мм
	29255,96 
	1294,47 
	2456,77 
	220,80 
	25504,72 
	136,26 

	23-01-012-03
	      500 мм
	35083,52 
	1643,03 
	3020,62 
	285,59 
	30419,87 
	172,95 

	23-01-012-04
	      600 мм
	40237,98 
	1839,49 
	3551,62 
	336,05 
	34846,87 
	193,63 

	23-01-012-05
	      800 мм
	59972,21 
	2443,78 
	4486,13 
	369,31 
	53042,30 
	257,24 

	23-01-012-06
	      1000 мм
	85825,56 
	3221,06 
	5193,87 
	427,58 
	77410,63 
	323,4 

	Таблица 23-01-013. Укладка трубопроводов из бетонных фальцевых труб с гибким соединением 

   

	
	Измеритель: 100 м трубопровода

	
	Укладка трубопроводов из бетонных фальцевых труб с гибким соединением диаметром:

	23-01-013-01
	      300 мм
	15970,93 
	1282,06 
	2226,65 
	200,70 
	12462,22 
	133,27 

	23-01-013-02
	      400 мм
	28480,84 
	1471,28 
	2449,81 
	220,80 
	24559,75 
	152,94 

	23-01-013-03
	      500 мм
	34380,37 
	1776,04 
	3012,79 
	285,59 
	29591,54 
	184,62 

	23-01-013-04
	      600 мм
	39416,62 
	2001,25 
	3544,67 
	336,05 
	33870,70 
	208,03 

	23-01-013-05
	      800 мм
	59300,34 
	2671,96 
	4484,39 
	369,31 
	52143,99 
	274,61 

	23-01-013-06
	      1000 мм
	88063,37 
	3357,14 
	5780,03 
	476,17 
	78926,20 
	345,03 

	Подраздел 1.5 КОЛЛЕКТОРЫ ДЛЯ ПОДЗЕМНЫХ КОММУНИКАЦИЙ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ 

   

	Таблица 23-01-017. Устройство коллекторов для подземных коммуникаций прямоугольных сборных железобетонных 

   

	
	Измеритель: 100 м3 сборных и монолитных железобетонных конструкций

	
	Устройство коллекторов прямоугольных сборных железобетонных:

	23-01-017-01
	      односекционных
	338761,33 
	5224,40 
	12657,17 
	1710,48 
	320879,76 
	577,92 

	23-01-017-02
	      двухсекционных
	345095,53 
	5749,44 
	18291,82 
	2380,76 
	321054,27 
	636 

	Раздел 2. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БЕТОННЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ТРУБ 

   

	Таблица 23-02-001. Покрытие битумной мастикой бетонных и железобетонных труб 

   

	
	Измеритель: 100 м трубопровода

	
	Покрытие битумной мастикой бетонных и железобетонных труб диаметром:

	23-02-001-01
	      150 мм
	839,17 
	185,77 
	212,27 
	41,76 
	441,13 
	18,43 

	23-02-001-02
	      200 мм
	1058,65 
	220,76 
	269,09 
	53,00 
	568,80 
	21,58 

	23-02-001-03
	      300 мм
	1549,90 
	326,95 
	384,58 
	75,37 
	838,37 
	31,96 

	23-02-001-04
	      400 мм
	1887,92 
	406,79 
	400,52 
	77,31 
	1080,61 
	39,19 

	23-02-001-05
	      500 мм
	2270,75 
	501,56 
	434,07 
	82,70 
	1335,12 
	48,32 

	23-02-001-06
	      600 мм
	2626,62 
	588,55 
	471,62 
	89,27 
	1566,45 
	56,7 

	23-02-001-07
	      800 мм
	3500,30 
	761,58 
	668,88 
	127,24 
	2069,84 
	73,37 

	23-02-001-08
	      1000 мм
	4337,73 
	947,18 
	813,06 
	154,28 
	2577,49 
	91,25 

	23-02-001-09
	      1200 мм
	5040,32 
	1098,20 
	956,76 
	181,88 
	2985,36 
	105,8 

	23-02-001-10
	      1400 мм
	5801,91 
	1252,97 
	1142,31 
	218,45 
	3406,63 
	120,71 

	Таблица 23-02-002. Покрытие битумной мастикой бетонных и железобетонных труб диаметром более 1400 мм 

   

	
	Измеритель: 100 м2 поверхности

	23-02-002-01
	Покрытие битумной мастикой бетонных и железобетонных труб диаметром более 1400 мм
	2484,99 
	285,03 
	674,24 
	138,18 
	1525,72 
	27,46 

	Раздел 3. КОЛОДЦЫ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ 

   

	Таблица 23-03-001. Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев 

   

	
	Измеритель: 10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца

	
	Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром:

	23-03-001-01
	      0,7 м в сухих грунтах
	31838,11 
	2482,73 
	4954,87 
	550,94 
	24400,51 
	271,04 

	(101-9058)
	  Люки чугунные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	23-03-001-02
	      0,7 м в мокрых грунтах
	37402,60 
	2920,94 
	5232,56 
	586,55 
	29249,10 
	318,88 

	(101-9058)
	  Люки чугунные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	23-03-001-03
	      1 м в сухих грунтах
	23628,19 
	1317,56 
	2536,72 
	259,34 
	19773,91 
	138,69 

	(101-9058)
	  Люки чугунные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(201-0650)
	  Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	23-03-001-04
	      1 м в мокрых грунтах
	27657,34 
	1507,46 
	2633,56 
	273,37 
	23516,32 
	158,68 

	(101-9058)
	  Люки чугунные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(201-0650)
	  Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	23-03-001-05
	      1,5 м в сухих грунтах
	21377,17 
	917,23 
	1766,30 
	147,88 
	18693,64 
	96,55 

	(101-9058)
	  Люки чугунные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(201-0650)
	  Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	23-03-001-06
	      1,5 м в мокрых грунтах
	24726,93 
	1060,20 
	1863,49 
	161,90 
	21803,24 
	111,6 

	(101-9058)
	  Люки чугунные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(201-0650)
	  Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	23-03-001-07
	      2 м в сухих грунтах
	20789,67 
	765,89 
	1752,79 
	147,20 
	18270,99 
	80,62 

	(101-9058)
	  Люки чугунные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(201-0650)
	  Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	23-03-001-08
	      2 м в мокрых грунтах
	24742,18 
	870,20 
	1835,13 
	159,07 
	22036,85 
	91,6 

	(101-9058)
	  Люки чугунные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(201-0650)
	  Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	Таблица 23-03-002. Устройство круглых кирпичных канализационных колодцев с покрытием из сборного железобетона 

   

	
	Измеритель: 10 м3 кирпичных, бетонных и железобетонных конструкций

	
	Устройство круглых кирпичных канализационных колодцев с покрытием из сборного железобетона в сухих грунтах, диаметр колодца:

	23-03-002-01
	      0,7 м
	10675,93 
	2532,37 
	354,36 
	34,23 
	7789,20 
	263,24 

	(101-9058)
	  Люки чугунные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	23-03-002-02
	      1 м
	10420,57 
	1376,81 
	417,50 
	38,29 
	8626,26 
	143,12 

	(101-9058)
	  Люки чугунные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(201-0650)
	  Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	23-03-002-03
	      1,5 м
	10499,15 
	1020,01 
	400,18 
	36,88 
	9078,96 
	106,03 

	(101-9058)
	  Люки чугунные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(201-0650)
	  Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	Таблица 23-03-003. Устройство круглых кирпичных канализационных колодцев с конусным переходом к горловине 

   

	
	Измеритель: 10 м3 кирпичных и бетонных конструкций колодцев

	
	Устройство круглых кирпичных канализационных колодцев с конусным переходом к горловине в сухих грунтах, диаметр колодца:

	23-03-003-01
	      1 м
	9166,40 
	1406,54 
	343,30 
	31,52 
	7416,56 
	146,21 

	(101-9058)
	  Люки чугунные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(201-0650)
	  Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	23-03-003-02
	      1,25 м
	9173,27 
	1422,89 
	351,72 
	31,88 
	7398,66 
	147,91 

	(101-9058)
	  Люки чугунные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(201-0650)
	  Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	23-03-003-03
	      1,5 м
	8909,63 
	1248,10 
	353,33 
	32,69 
	7308,20 
	129,74 

	(101-9058)
	  Люки чугунные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(201-0650)
	  Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	Таблица 23-03-004. Устройство колодцев канализационных прямоугольных кирпичных 

   

	
	Измеритель: 10 м3 кирпичных, бетонных и железобетонных конструкций

	
	Устройство колодцев канализационных прямоугольных кирпичных площадью:

	23-03-004-01
	      до 3 м2 в сухих грунтах
	9257,46 
	519,00 
	514,57 
	69,16 
	8223,89 
	53,95 

	(101-9058)
	  Люки чугунные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(201-0650)
	  Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	23-03-004-02
	      до 3 м2 в мокрых грунтах
	10577,32 
	461,18 
	505,11 
	68,67 
	9611,03 
	47,94 

	(101-9058)
	  Люки чугунные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(201-0650)
	  Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	23-03-004-03
	      до 3 м2 в просадочных грунтах
	10726,17 
	550,55 
	513,17 
	69,57 
	9662,45 
	57,23 

	(101-9058)
	  Люки чугунные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(201-0650)
	  Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	23-03-004-04
	      более 3 м2 в сухих грунтах
	9375,79 
	422,90 
	556,63 
	73,64 
	8396,26 
	43,96 

	(101-9058)
	  Люки чугунные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(201-0650)
	  Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	23-03-004-05
	      более 3 м2 в мокрых грунтах
	9915,50 
	388,65 
	541,61 
	72,12 
	8985,24 
	40,4 

	(101-9058)
	  Люки чугунные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(201-0650)
	  Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	23-03-004-06
	      более 3 м2 в просадочных грунтах
	10638,04 
	452,52 
	551,41 
	73,01 
	9634,11 
	47,04 

	(101-9058)
	  Люки чугунные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(201-0650)
	  Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	Таблица 23-03-005. Устройство круглых бетонных монолитных канализационных колодцев 

   

	
	Измеритель: 10 м3 кирпичных, бетонных и железобетонных конструкций

	
	Устройство круглых бетонных монолитных канализационных колодцев диаметром:

	23-03-005-01
	      0,7 м в сухих грунтах
	17702,49 
	6816,73 
	1145,64 
	199,19 
	9740,12 
	717,55 

	(101-9058)
	  Люки чугунные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	23-03-005-02
	      0,7 м в мокрых грунтах
	18773,56 
	7297,62 
	1194,38 
	208,64 
	10281,56 
	768,17 

	(101-9058)
	  Люки чугунные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	23-03-005-03
	      1 м в сухих грунтах
	15127,35 
	3948,49 
	762,66 
	118,96 
	10416,20 
	415,63 

	(101-9058)
	  Люки чугунные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(201-0650)
	  Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	23-03-005-04
	      1 м в мокрых грунтах
	16441,50 
	4123,00 
	788,23 
	124,34 
	11530,27 
	434 

	(101-9058)
	  Люки чугунные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(201-0650)
	  Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	23-03-005-05
	      1,5 м в сухих грунтах
	14462,54 
	2779,13 
	739,07 
	113,14 
	10944,34 
	292,54 

	(101-9058)
	  Люки чугунные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(201-0650)
	  Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	23-03-005-06
	      1,5 м в мокрых грунтах
	16062,17 
	2894,08 
	762,43 
	117,76 
	12405,66 
	304,64 

	(101-9058)
	  Люки чугунные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(201-0650)
	  Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	23-03-005-07
	      2 м в сухих грунтах
	14324,75 
	2283,33 
	701,34 
	108,35 
	11340,08 
	240,35 

	(101-9058)
	  Люки чугунные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(201-0650)
	  Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	23-03-005-08
	      2 м в мокрых грунтах
	15952,09 
	2361,04 
	718,95 
	111,54 
	12872,10 
	248,53 

	(101-9058)
	  Люки чугунные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(201-0650)
	  Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	Таблица 23-03-006. Устройство прямоугольных бетонных монолитных канализационных колодцев 

   

	
	Измеритель: 10 м3 кирпичных, бетонных и железобетонных конструкций

	
	Устройство прямоугольных бетонных монолитных канализационных колодцев площадью:

	23-03-006-01
	      до 3 м2 в сухих грунтах
	11088,30 
	836,96 
	669,96 
	105,33 
	9581,38 
	90,19 

	(101-9058)
	  Люки чугунные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(201-0650)
	  Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	23-03-006-02
	      до 3 м2 в мокрых грунтах
	11485,89 
	711,87 
	662,76 
	107,12 
	10111,26 
	76,71 

	(101-9058)
	  Люки чугунные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(201-0650)
	  Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	23-03-006-03
	      до 3 м2 в просадочных грунтах
	13426,84 
	883,55 
	676,94 
	106,98 
	11866,35 
	95,21 

	(101-9058)
	  Люки чугунные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(201-0650)
	  Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	23-03-006-04
	      более 3м2 в сухих грунтах
	10987,58 
	575,27 
	679,28 
	106,45 
	9733,03 
	61,99 

	(101-9058)
	  Люки чугунные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(201-0650)
	  Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	23-03-006-05
	      более 3м2 в мокрых грунтах
	11296,05 
	553,83 
	681,39 
	109,32 
	10060,83 
	59,68 

	(101-9058)
	  Люки чугунные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(201-0650)
	  Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	23-03-006-06
	      более 3м2 в просадочных грунтах
	12616,45 
	616,93 
	688,11 
	108,32 
	11311,41 
	66,48 

	(101-9058)
	  Люки чугунные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(201-0650)
	  Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	Таблица 23-03-007. Устройство круглых дождеприемных колодцев для дождевой канализации 

   

	
	Измеритель: 10 м3 кирпичных, бетонных и железобетонных конструкций

	
	Устройство круглых дождеприемных колодцев для дождевой канализации:

	23-03-007-01
	      из сборного железобетона диаметром 0,7 м в сухих грунтах
	32046,15 
	1438,63 
	3175,26 
	371,12 
	27432,26 
	159,14 

	(101-2537)
	  Люки чугунные с решеткой для дождеприемного колодца ЛР, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	23-03-007-02
	      из сборного железобетона диаметром 0,7 м в мокрых грунтах
	29973,25 
	1478,04 
	2812,80 
	332,66 
	25682,41 
	163,5 

	(101-2537)
	  Люки чугунные с решеткой для дождеприемного колодца ЛР, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	23-03-007-03
	      из сборного железобетона диаметром 1,0 м в сухих грунтах
	32508,97 
	1468,19 
	3378,79 
	399,14 
	27661,99 
	162,41 

	(101-2537)
	  Люки чугунные с решеткой для дождеприемного колодца ЛР, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	23-03-007-04
	      из сборного железобетона диаметром 1,0 м в мокрых грунтах
	30140,58 
	1547,02 
	3058,03 
	364,23 
	25535,53 
	171,13 

	(101-2537)
	  Люки чугунные с решеткой для дождеприемного колодца ЛР, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	23-03-007-05
	      из кирпича диаметром 0,7 м в сухих грунтах
	12030,19 
	1980,18 
	295,97 
	31,79 
	9754,04 
	208,44 

	(101-2537)
	  Люки чугунные с решеткой для дождеприемного колодца ЛР, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	23-03-007-06
	      из кирпича диаметром 0,7 м в мокрых грунтах
	11494,25 
	2008,87 
	255,36 
	27,80 
	9230,02 
	211,46 

	(101-2537)
	  Люки чугунные с решеткой для дождеприемного колодца ЛР, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	Раздел 4. ПРОЧИЕ РАБОТЫ 

   

	Подраздел 4.1 ФИЛЬТРУЮЩЕЕ ОСНОВАНИЕ ПОД ИЛОВЫЕ ПЛОЩАДКИ И ПОЛЯ ФИЛЬТРАЦИИ 

   

	Таблица 23-04-001. Устройство фильтрующего основания под иловые площадки и поля фильтрации 

   

	
	Измеритель: 100 м3 фильтрующего основания

	
	Устройство фильтрующего основания под иловые площадки и поля фильтрации:

	23-04-001-01
	      гравийного
	11146,34 
	283,17 
	230,87 
	51,08 
	10632,30 
	34,66 

	23-04-001-02
	      щебеночного
	29659,83 
	337,75 
	285,38 
	63,14 
	29036,70 
	41,34 

	Подраздел 4.2 ДРЕНАЖНЫЕ ТРУБЫ НА ИЛОВЫХ ПЛОЩАДКАХ 

   

	Таблица 23-04-004. Укладка на иловых площадках труб керамических дренажных 

   

	
	Измеритель: 1 км трубопровода

	
	Укладка на иловых площадках труб керамических дренажных диаметром:

	23-04-004-01
	      до 150 мм
	58507,48 
	784,97 
	377,19 
	21,14 
	57345,32 
	96,08 

	23-04-004-02
	      200 мм
	73680,60 
	955,42 
	558,26 
	31,17 
	72166,92 
	106,99 

	23-04-004-03
	      250 мм
	109032,82 
	1087,67 
	729,02 
	40,79 
	107216,13 
	121,8 

	Таблица 23-04-005. Укладка на иловых площадках труб асбестоцементных дренажных 

   

	
	Измеритель: 100 м трубопровода

	
	Укладка на иловых площадках труб асбестоцементных дренажных диаметром:

	23-04-005-01
	      100 мм
	2075,61 
	111,08 
	4,98 
	0,00 
	1959,55 
	11,83 

	23-04-005-02
	      150 мм
	3346,51 
	120,76 
	5,19 
	0,00 
	3220,56 
	12,86 

	23-04-005-03
	      200 мм
	4519,77 
	128,55 
	5,41 
	0,00 
	4385,81 
	13,69 

	Подраздел 4.3 ПРИСОЕДИНЕНИЕ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБОПРОВОДОВ К СУЩЕСТВУЮЩЕЙ СЕТИ 

   

	Таблица 23-04-008. Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети 

   

	
	Измеритель: 1 врезка

	
	Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в грунтах:

	23-04-008-01
	      сухих
	207,53 
	159,98 
	0,00 
	0,00 
	47,55 
	16,84 

	23-04-008-02
	      мокрых
	250,21 
	161,60 
	0,00 
	0,00 
	88,61 
	17,01 

	Подраздел 4.4 ЛЮКИ 

   

	Таблица 23-04-011. Установка люка 

   

	
	Измеритель: 1 шт.

	23-04-011-01
	Установка люка
	797,24 
	11,84 
	6,09 
	0,00 
	779,31 
	1,31 
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