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Часть 24. Теплоснабжение и газопроводы – наружные сети
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	Раздел 1. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ – НАРУЖНЫЕ СЕТИ 

   

	Подраздел 1.1 ТРУБОПРОВОДЫ В КАНАЛАХ И НАДЗЕМНЫЕ 

   

	Таблица 24-01-001. Прокладка трубопроводов в каналах и надземная при условном давлении 0,6 МПа, температуре 115°С 

   

	
	Измеритель: 1 км трубопровода

	
	Прокладка трубопроводов в каналах и надземная при условном давлении 0,6 МПа, температуре 115°С, диаметр труб:

	24-01-001-01
	      50 мм
	59717,72 
	4292,76 
	10695,42 
	887,86 
	44729,54 
	431 

	24-01-001-02
	      70 мм
	71038,69 
	4501,92 
	10788,57 
	907,30 
	55748,20 
	452 

	24-01-001-03
	      80 мм
	83605,88 
	4626,72 
	11012,78 
	916,29 
	67966,38 
	459 

	24-01-001-04
	      100 мм
	102958,28 
	5115,00 
	11869,81 
	935,83 
	85973,47 
	500 

	24-01-001-05
	      125 мм
	135391,65 
	5820,87 
	16401,07 
	1353,02 
	113169,71 
	569 

	24-01-001-06
	      150 мм
	201727,98 
	6434,67 
	17484,29 
	1374,57 
	177809,02 
	629 

	24-01-001-07
	      200 мм
	356350,10 
	7140,54 
	19759,78 
	1571,20 
	329449,78 
	698 

	24-01-001-08
	      250 мм
	486414,82 
	8286,30 
	23061,78 
	1826,20 
	455066,74 
	810 

	24-01-001-09
	      300 мм
	599502,81 
	9238,20 
	25667,06 
	2054,08 
	564597,55 
	890 

	Таблица 24-01-002. Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С 

   

	
	Измеритель: 1 км трубопровода

	
	Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб:

	24-01-002-01
	      50 мм
	60053,77 
	4521,66 
	10740,62 
	887,86 
	44791,49 
	442 

	24-01-002-02
	      70 мм
	71380,99 
	4746,72 
	10849,10 
	905,23 
	55785,17 
	464 

	24-01-002-03
	      80 мм
	83940,01 
	4838,79 
	11060,89 
	915,00 
	68040,33 
	473 

	24-01-002-04
	      100 мм
	102528,69 
	5345,70 
	11930,34 
	934,54 
	85252,65 
	515 

	24-01-002-05
	      125 мм
	133223,39 
	6238,38 
	14107,04 
	1111,07 
	112877,97 
	601 

	24-01-002-06
	      150 мм
	202572,72 
	7151,61 
	18034,01 
	1373,48 
	177387,10 
	669 

	24-01-002-07
	      200 мм
	360449,21 
	7664,73 
	20067,03 
	1569,97 
	332717,45 
	717 

	24-01-002-08
	      250 мм
	488307,97 
	9094,76 
	23398,91 
	1821,39 
	455814,30 
	839 

	24-01-002-09
	      300 мм
	609344,77 
	9766,84 
	27465,31 
	2208,53 
	572112,62 
	901 

	24-01-002-10
	      350 мм
	768066,56 
	11653,00 
	34349,45 
	2839,17 
	722064,11 
	1075 

	24-01-002-11
	      400 мм
	923677,62 
	12520,20 
	36003,22 
	2887,08 
	875154,20 
	1155 

	24-01-002-12
	      450 мм
	1045938,44 
	15609,60 
	45126,64 
	3763,40 
	985202,20 
	1440 

	24-01-002-13
	      500 мм
	999256,83 
	15772,20 
	45473,21 
	3812,89 
	938011,42 
	1455 

	24-01-002-14
	      600 мм
	1391095,97 
	18287,08 
	45891,57 
	3875,52 
	1326917,32 
	1687 

	24-01-002-15
	      700 мм
	1598914,66 
	21560,76 
	53834,90 
	4582,71 
	1523519,00 
	1989 

	24-01-002-16
	      800 мм
	1817664,76 
	24162,36 
	65873,44 
	5228,12 
	1727628,96 
	2229 

	24-01-002-17
	      900 мм
	2035664,34 
	28856,08 
	78477,14 
	6108,76 
	1928331,12 
	2662 

	24-01-002-18
	      1000 мм
	2404877,97 
	32151,44 
	89714,37 
	6801,39 
	2283012,16 
	2966 

	24-01-002-19
	      1200 мм
	3553810,70 
	41116,12 
	319818,48 
	8951,99 
	3192876,10 
	3793 

	Таблица 24-01-003. Прокладка трубопроводов в проходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С 

   

	
	Измеритель: 1 км трубопровода

	
	Прокладка трубопроводов в проходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб:

	24-01-003-01
	      50 мм
	61455,64 
	4828,56 
	11835,59 
	986,64 
	44791,49 
	472 

	24-01-003-02
	      70 мм
	72831,14 
	5084,31 
	11961,66 
	1006,44 
	55785,17 
	497 

	24-01-003-03
	      80 мм
	84902,30 
	5247,99 
	12127,66 
	1015,43 
	67526,65 
	513 

	24-01-003-04
	      100 мм
	103532,76 
	5657,10 
	13010,53 
	1034,47 
	84865,13 
	545 

	24-01-003-05
	      125 мм
	136797,99 
	6580,92 
	17965,58 
	1466,16 
	112251,49 
	634 

	24-01-003-06
	      150 мм
	203218,73 
	7493,69 
	19240,00 
	1490,41 
	176485,04 
	701 

	24-01-003-07
	      200 мм
	369733,06 
	8209,92 
	21213,42 
	1704,03 
	340309,72 
	768 

	24-01-003-08
	      250 мм
	495714,37 
	9524,79 
	25112,81 
	1971,76 
	461076,77 
	891 

	24-01-003-09
	      300 мм
	629704,09 
	10315,85 
	29846,84 
	2415,50 
	589541,40 
	965 

	24-01-003-10
	      350 мм
	788672,33 
	11919,35 
	36871,70 
	3069,27 
	739881,28 
	1115 

	24-01-003-11
	      400 мм
	944020,66 
	13255,60 
	38420,19 
	3086,06 
	892344,87 
	1240 

	24-01-003-12
	      450 мм
	1067372,20 
	16569,50 
	48537,68 
	4076,75 
	1002265,02 
	1550 

	24-01-003-13
	      500 мм
	1019963,56 
	16676,40 
	48698,21 
	4108,93 
	954588,95 
	1560 

	24-01-003-14
	      600 мм
	1412801,98 
	19541,32 
	49488,55 
	4205,68 
	1343772,11 
	1828 

	24-01-003-15
	      700 мм
	1642785,26 
	23229,37 
	58410,30 
	4993,67 
	1561145,59 
	2173 

	24-01-003-16
	      800 мм
	1857146,83 
	26222,57 
	72195,81 
	5724,03 
	1758728,45 
	2453 

	24-01-003-17
	      900 мм
	2093923,46 
	31674,48 
	85678,90 
	6669,12 
	1976570,08 
	2922 

	24-01-003-18
	      1000 мм
	2477716,68 
	35110,76 
	95341,75 
	7374,09 
	2347264,17 
	3239 

	24-01-003-19
	      1200 мм
	3664342,81 
	45354,56 
	361398,12 
	9894,26 
	3257590,13 
	4184 

	Таблица 24-01-004. Надземная прокладка трубопроводов при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С 

   

	
	Измеритель: 1 км трубопровода

	
	Надземная прокладка трубопроводов при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб:

	24-01-004-01
	      50 мм
	58922,80 
	4419,36 
	9025,10 
	813,19 
	45478,34 
	432 

	24-01-004-02
	      70 мм
	70221,31 
	4634,19 
	9152,56 
	831,90 
	56434,56 
	453 

	24-01-004-03
	      80 мм
	82199,92 
	4685,34 
	9302,80 
	841,94 
	68211,78 
	458 

	24-01-004-04
	      100 мм
	98512,58 
	4847,46 
	9564,23 
	860,67 
	84100,89 
	467 

	24-01-004-05
	      125 мм
	129389,88 
	5542,92 
	12986,59 
	1253,38 
	110860,37 
	534 

	24-01-004-06
	      150 мм
	194209,20 
	6138,99 
	13887,89 
	1277,44 
	174182,32 
	583 

	24-01-004-07
	      200 мм
	359245,48 
	6718,14 
	15532,23 
	1466,57 
	336995,11 
	638 

	24-01-004-08
	      250 мм
	484831,89 
	8038,88 
	18086,41 
	1712,84 
	458706,60 
	752 

	24-01-004-09
	      300 мм
	616018,22 
	9073,08 
	19596,55 
	1899,76 
	587348,59 
	837 

	24-01-004-10
	      350 мм
	773813,00 
	10514,80 
	25983,49 
	2639,65 
	737314,71 
	970 

	24-01-004-11
	      400 мм
	926218,38 
	11165,20 
	27188,89 
	2643,35 
	887864,29 
	1030 

	24-01-004-12
	      450 мм
	1046821,73 
	14146,20 
	35430,51 
	3483,17 
	997245,02 
	1305 

	24-01-004-13
	      500 мм
	1000548,04 
	14308,80 
	35726,28 
	3514,33 
	950512,96 
	1320 

	24-01-004-14
	      600 мм
	1393179,39 
	16747,80 
	36088,56 
	3578,85 
	1340343,03 
	1545 

	24-01-004-15
	      700 мм
	1619952,01 
	19848,04 
	42427,39 
	4250,85 
	1557676,58 
	1831 

	24-01-004-16
	      800 мм
	1824980,29 
	22612,24 
	47238,49 
	4803,40 
	1755129,56 
	2086 

	24-01-004-17
	      900 мм
	2057439,17 
	26980,76 
	56992,69 
	5603,49 
	1973465,72 
	2489 

	24-01-004-18
	      1000 мм
	2464674,48 
	30254,44 
	96338,88 
	6258,09 
	2338081,16 
	2791 

	24-01-004-19
	      1200 мм
	3409491,35 
	38622,92 
	116252,85 
	7503,74 
	3254615,58 
	3563 

	Таблица 24-01-005. Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 2,5 МПа, температуре 300°С 

   

	
	Измеритель: 1 км трубопровода

	
	Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 2,5 МПа, температуре 300°С, диаметр труб:

	24-01-005-01
	      300 мм
	615054,23 
	10092,04 
	29016,59 
	2322,72 
	575945,60 
	931 

	24-01-005-02
	      350 мм
	774962,09 
	12303,40 
	36344,19 
	2970,37 
	726314,50 
	1135 

	24-01-005-03
	      400 мм
	939523,50 
	12628,60 
	37220,01 
	3020,94 
	889674,89 
	1165 

	24-01-005-04
	      450 мм
	1074230,48 
	15609,60 
	46071,16 
	3898,01 
	1012549,72 
	1440 

	24-01-005-05
	      500 мм
	1027285,27 
	15718,00 
	46396,92 
	3948,76 
	965170,35 
	1450 

	24-01-005-06
	      600 мм
	1416934,37 
	18829,08 
	48542,32 
	4051,57 
	1349562,97 
	1737 

	24-01-005-07
	      700 мм
	1629619,61 
	23002,48 
	57068,87 
	4734,60 
	1549548,26 
	2122 

	24-01-005-08
	      800 мм
	1830905,80 
	27034,96 
	71066,48 
	5381,31 
	1732804,36 
	2494 

	24-01-005-09
	      900 мм
	2072321,83 
	31240,88 
	82995,50 
	6242,88 
	1958085,45 
	2882 

	24-01-005-10
	      1000 мм
	2444337,22 
	35002,36 
	91470,62 
	6827,04 
	2317864,24 
	3229 

	24-01-005-11
	      1200 мм
	3594623,70 
	43555,12 
	321829,45 
	8963,70 
	3229239,13 
	4018 

	24-01-005-12
	      1400 мм
	4871701,12 
	51620,08 
	403102,57 
	10739,49 
	4416978,47 
	4762 

	Таблица 24-01-006. Прокладка трубопроводов в проходном канале при условном давлении 2,5 МПа, температуре 300°С 

   

	
	Измеритель: 1 км трубопровода

	
	Прокладка трубопроводов в проходном канале при условном давлении 2,5 МПа, температуре 300°С, диаметр труб:

	24-01-006-01
	      300 мм
	642646,43 
	10679,31 
	31062,42 
	2500,83 
	600904,70 
	999 

	24-01-006-02
	      350 мм
	804044,37 
	13041,80 
	39002,17 
	3202,17 
	752000,40 
	1220 

	24-01-006-03
	      400 мм
	954787,35 
	13362,50 
	39846,74 
	3250,27 
	901578,11 
	1250 

	24-01-006-04
	      450 мм
	1082410,72 
	16622,95 
	49418,85 
	4208,37 
	1016368,92 
	1555 

	24-01-006-05
	      500 мм
	1036169,67 
	16676,40 
	49749,79 
	4258,21 
	969743,48 
	1560 

	24-01-006-06
	      600 мм
	1433560,03 
	20422,56 
	52097,54 
	4380,63 
	1361039,93 
	1884 

	24-01-006-07
	      700 мм
	1653623,33 
	24932,00 
	61534,47 
	5140,78 
	1567156,86 
	2300 

	24-01-006-08
	      800 мм
	1873283,86 
	29029,52 
	77284,47 
	5870,54 
	1766969,87 
	2678 

	24-01-006-09
	      900 мм
	2111464,31 
	33994,24 
	90468,36 
	6818,15 
	1987001,71 
	3136 

	24-01-006-10
	      1000 мм
	2494707,88 
	38135,12 
	98891,59 
	7391,22 
	2357681,17 
	3518 

	24-01-006-11
	      1200 мм
	3679400,47 
	47728,52 
	362461,33 
	9881,24 
	3269210,62 
	4403 

	24-01-006-12
	      1400 мм
	4964464,83 
	56606,48 
	455652,28 
	11855,10 
	4452206,07 
	5222 

	Таблица 24-01-007. Надземная прокладка трубопроводов при условном давлении 2,5 МПа, температуре 300°С 

   

	
	Измеритель: 1 км трубопровода

	
	Надземная прокладка трубопроводов при условном давлении 2,5 МПа, температуре 300°С, диаметр труб:

	24-01-007-01
	      300 мм
	631010,40 
	9419,96 
	22581,02 
	2149,27 
	599009,42 
	869 

	24-01-007-02
	      350 мм
	790018,48 
	11598,80 
	28219,99 
	2762,32 
	750199,69 
	1070 

	24-01-007-03
	      400 мм
	938816,36 
	11761,40 
	29260,31 
	2855,02 
	897794,65 
	1085 

	24-01-007-04
	      450 мм
	1063591,20 
	14634,00 
	36657,12 
	3604,67 
	1012300,08 
	1350 

	24-01-007-05
	      500 мм
	1017917,57 
	14742,40 
	37033,18 
	3652,31 
	966141,99 
	1360 

	24-01-007-06
	      600 мм
	1415299,79 
	17842,64 
	39149,19 
	3758,21 
	1358307,96 
	1646 

	24-01-007-07
	      700 мм
	1631124,71 
	21777,56 
	45589,45 
	4339,20 
	1563757,70 
	2009 

	24-01-007-08
	      800 мм
	1838880,10 
	24823,60 
	51267,47 
	4911,16 
	1762789,03 
	2290 

	24-01-007-09
	      900 мм
	2074269,31 
	29300,52 
	60614,50 
	5695,76 
	1984354,29 
	2703 

	24-01-007-10
	      1000 мм
	2485625,60 
	32942,76 
	98868,19 
	6229,78 
	2353814,65 
	3039 

	24-01-007-11
	      1200 мм
	3421049,10 
	41061,92 
	117252,71 
	7458,96 
	3262734,47 
	3788 

	24-01-007-12
	      1400 мм
	4631625,38 
	48769,16 
	138569,84 
	8866,00 
	4444286,38 
	4499 

	Таблица 24-01-008. Прокладка трубопроводов в непроходном канале в изоляции из пенополиуретана (ППУ) при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С 

   

	
	Измеритель: 1 км трубопровода

	
	Прокладка трубопроводов в непроходном канале в изоляции из пенополиуретана (ППУ) при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб:

	24-01-008-01
	      50 мм
	181421,40 
	5999,08 
	10412,56 
	821,98 
	165009,76 
	586,42 

	24-01-008-02
	      70 мм
	209272,29 
	6344,85 
	10545,46 
	841,12 
	192381,98 
	620,22 

	24-01-008-03
	      80 мм
	277279,44 
	6684,08 
	10902,44 
	850,63 
	259692,92 
	653,38 

	24-01-008-04
	      100 мм
	288006,85 
	8765,70 
	19936,61 
	1618,85 
	259304,54 
	844,48 

	24-01-008-05
	      125 мм
	374666,88 
	10178,52 
	22297,55 
	1825,62 
	342190,81 
	980,59 

	24-01-008-06
	      150 мм
	433738,44 
	10583,10 
	27718,91 
	2269,62 
	395436,43 
	990 

	24-01-008-07
	      200 мм
	590163,77 
	12164,36 
	28850,06 
	2343,43 
	549149,35 
	1137,92 

	24-01-008-08
	      250 мм
	774288,82 
	15078,87 
	34733,58 
	2751,50 
	724476,37 
	1391,04 

	24-01-008-09
	      300 мм
	932906,37 
	16965,68 
	35952,71 
	2841,08 
	879987,98 
	1565,1 

	Таблица 24-01-009. Надземная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С 

   

	
	Измеритель: 1 км трубопровода

	
	Надземная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб:

	24-01-009-01
	      50 мм
	143367,23 
	5587,11 
	8619,54 
	759,48 
	129160,58 
	546,15 

	24-01-009-02
	      70 мм
	168158,81 
	5794,99 
	8747,00 
	778,67 
	153616,82 
	566,47 

	24-01-009-03
	      80 мм
	236508,18 
	6169,82 
	8897,24 
	787,87 
	221441,12 
	603,11 

	24-01-009-04
	      100 мм
	241735,99 
	7225,31 
	14172,24 
	1414,28 
	220338,44 
	696,08 

	24-01-009-05
	      125 мм
	325324,21 
	8633,25 
	15897,93 
	1602,28 
	300793,03 
	831,72 

	24-01-009-06
	      150 мм
	382823,50 
	8905,43 
	19824,79 
	1993,19 
	354093,28 
	845,72 

	24-01-009-07
	      200 мм
	539935,94 
	10600,87 
	20295,23 
	2045,29 
	509039,84 
	1006,73 

	24-01-009-08
	      250 мм
	709391,12 
	13417,02 
	23678,41 
	2390,26 
	672295,69 
	1255,1 

	24-01-009-09
	      300 мм
	868247,51 
	15727,76 
	24265,47 
	2473,94 
	828254,28 
	1450,9 

	Таблица 24-01-010. Подвальная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С 

   

	
	Измеритель: 100 м трубопровода

	
	Подвальная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб:

	24-01-010-01
	      50 мм
	32712,86 
	1720,52 
	792,61 
	57,45 
	30199,73 
	158,72 

	24-01-010-02
	      70 мм
	37756,53 
	2278,35 
	819,11 
	59,85 
	34659,07 
	210,18 

	24-01-010-03
	      80 мм
	40276,08 
	2331,03 
	856,12 
	60,65 
	37088,93 
	215,04 

	24-01-010-04
	      100 мм
	45035,22 
	2570,16 
	938,00 
	62,74 
	41527,06 
	237,1 

	24-01-010-05
	      125 мм
	55151,96 
	2707,40 
	1066,57 
	74,55 
	51377,99 
	249,76 

	24-01-010-06
	      150 мм
	61590,65 
	2964,74 
	1115,54 
	76,72 
	57510,37 
	273,5 

	24-01-010-07
	      200 мм
	79592,27 
	3609,72 
	1434,98 
	82,48 
	74547,57 
	333 

	24-01-010-08
	      250 мм
	100647,63 
	4172,86 
	1634,12 
	93,14 
	94840,65 
	384,95 

	24-01-010-09
	      300 мм
	117320,26 
	4719,52 
	2166,53 
	98,42 
	110434,21 
	435,38 

	Подраздел 1.2 БЕСКАНАЛЬНАЯ ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ 

   

	Таблица 24-01-017. Бесканальная прокладка трубопроводов в битумоперлитовой изоляции при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С 

   

	
	Измеритель: 1 км трубопровода

	
	Бесканальная прокладка трубопроводов в битумоперлитовой изоляции при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб:

	24-01-017-01
	      50 мм
	139960,93 
	6230,07 
	10336,81 
	841,57 
	123394,05 
	609 

	24-01-017-02
	      70 мм
	162988,79 
	6639,27 
	10461,20 
	860,64 
	145888,32 
	649 

	24-01-017-03
	      80 мм
	180327,59 
	6966,63 
	10649,10 
	870,12 
	162711,86 
	681 

	24-01-017-04
	      100 мм
	214419,80 
	7494,36 
	11495,49 
	890,00 
	195429,95 
	722 

	24-01-017-05
	      125 мм
	243483,79 
	8615,40 
	12888,95 
	1010,47 
	221979,44 
	830 

	24-01-017-06
	      150 мм
	305004,22 
	8718,84 
	19129,23 
	1529,46 
	277156,15 
	828 

	24-01-017-07
	      200 мм
	411635,71 
	9550,71 
	22231,67 
	1792,16 
	379853,33 
	907 

	24-01-017-08
	      250 мм
	529781,82 
	12140,80 
	28211,65 
	2200,35 
	489429,37 
	1120 

	24-01-017-09
	      300 мм
	584968,37 
	13550,00 
	30965,47 
	2459,03 
	540452,90 
	1250 

	24-01-017-10
	      400 мм
	975429,78 
	18157,00 
	39901,14 
	3202,03 
	917371,64 
	1675 

	Таблица 24-01-018. Бесканальная прокладка подающих и обратных трубопроводов диаметром до 250 мм в армопенобетонной изоляции при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С 

   

	
	Измеритель: 1 км трубопровода

	
	Бесканальная прокладка подающих и обратных трубопроводов в армопенобетонной изоляции при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб:

	24-01-018-01
	      50 мм
	179171,27 
	7365,60 
	10447,83 
	847,50 
	161357,84 
	720 

	24-01-018-02
	      70 мм
	231591,95 
	7836,18 
	10570,69 
	866,59 
	213185,08 
	766 

	24-01-018-03
	      80 мм
	268432,17 
	8143,08 
	10915,97 
	877,58 
	249373,12 
	796 

	24-01-018-04
	      100 мм
	328097,32 
	8978,70 
	11644,74 
	904,11 
	307473,88 
	865 

	24-01-018-05
	      125 мм
	393112,32 
	10317,72 
	13007,47 
	1017,16 
	369787,13 
	994 

	24-01-018-06
	      150 мм
	546122,54 
	10037,46 
	20557,44 
	1658,38 
	515527,64 
	967 

	24-01-018-07
	      200 мм
	635181,06 
	11314,20 
	22300,08 
	1795,84 
	601566,78 
	1090 

	24-01-018-08
	      250 мм
	749191,50 
	13794,30 
	29288,11 
	2312,99 
	706109,09 
	1310 

	Таблица 24-01-019. Бесканальная прокладка подающих и обратных трубопроводов диаметром свыше 300 мм в армопенобетонной изоляции при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С 

   

	
	Измеритель: 1 км трубопровода

	
	Бесканальная прокладка подающих трубопроводов в армопенобетонной изоляции при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб:

	24-01-019-01
	      300 мм
	812841,82 
	15821,20 
	31188,66 
	2472,98 
	765831,96 
	1480 

	24-01-019-02
	      400 мм
	1219701,89 
	20631,70 
	40107,22 
	3215,32 
	1158962,97 
	1930 

	24-01-019-03
	      450 мм
	1429549,89 
	23571,45 
	49517,64 
	4192,59 
	1356460,80 
	2205 

	24-01-019-04
	      500 мм
	2009176,53 
	25121,50 
	50147,19 
	4251,25 
	1933907,84 
	2350 

	24-01-019-05
	      600 мм
	2128849,09 
	29365,43 
	51842,29 
	4391,84 
	2047641,37 
	2747 

	24-01-019-06
	      700 мм
	2407129,93 
	34240,07 
	60392,32 
	5205,72 
	2312497,54 
	3203 

	24-01-019-07
	      800 мм
	2729376,87 
	41648,24 
	77099,59 
	5870,88 
	2610629,04 
	3896 

	24-01-019-08
	      900 мм
	3073492,24 
	47100,14 
	89114,86 
	6889,90 
	2937277,24 
	4406 

	24-01-019-09
	      1000 мм
	3443338,45 
	55771,80 
	123560,62 
	9387,50 
	3264006,03 
	5145 

	24-01-019-10
	      1200 мм
	4477911,25 
	71912,56 
	462701,82 
	12161,75 
	3943296,87 
	6634 

	
	Бесканальная прокладка обратных трубопроводов в армопенобетонной изоляции при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб:

	24-01-019-11
	      300 мм
	807066,11 
	14591,85 
	31046,94 
	2445,66 
	761427,32 
	1365 

	24-01-019-12
	      400 мм
	1212782,05 
	18707,50 
	39938,97 
	3184,95 
	1154135,58 
	1750 

	24-01-019-13
	      450 мм
	1423053,07 
	21700,70 
	49494,95 
	4162,76 
	1351857,42 
	2030 

	24-01-019-14
	      500 мм
	2001254,38 
	22876,60 
	49986,42 
	4214,66 
	1928391,36 
	2140 

	24-01-019-15
	      600 мм
	2119525,84 
	26671,55 
	50983,08 
	4290,22 
	2041871,21 
	2495 

	24-01-019-16
	      700 мм
	2394932,19 
	31236,18 
	60192,62 
	5160,59 
	2303503,39 
	2922 

	24-01-019-17
	      800 мм
	2718529,13 
	38323,65 
	76896,32 
	5821,33 
	2603309,16 
	3585 

	24-01-019-18
	      900 мм
	3062046,77 
	43561,75 
	88901,87 
	6842,58 
	2929583,15 
	4075 

	24-01-019-19
	      1000 мм
	3430655,31 
	51641,76 
	123325,57 
	9331,41 
	3255687,98 
	4764 

	24-01-019-20
	      1200 мм
	4461861,56 
	66980,36 
	462489,71 
	12098,74 
	3932391,49 
	6179 

	Таблица 24-01-020. Бесканальная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков скорлупами при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С 

   

	
	Измеритель: 1 км трубопровода

	
	Бесканальная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков скорлупами при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб:

	24-01-020-01
	      50 мм
	159546,96 
	5294,64 
	10217,02 
	816,52 
	144035,30 
	517,56 

	24-01-020-02
	      70 мм
	185164,71 
	5458,63 
	10339,88 
	835,64 
	169366,20 
	533,59 

	24-01-020-03
	      80 мм
	212864,70 
	5850,43 
	10666,86 
	845,14 
	196347,41 
	571,89 

	24-01-020-04
	      100 мм
	261895,88 
	6939,13 
	11374,80 
	864,96 
	243581,95 
	668,51 

	24-01-020-05
	      125 мм
	347881,08 
	8399,39 
	12692,65 
	977,20 
	326789,04 
	809,19 

	24-01-020-06
	      150 мм
	408588,11 
	8486,69 
	20221,89 
	1615,03 
	379879,53 
	817,6 

	24-01-020-07
	      200 мм
	564563,01 
	10160,77 
	21990,74 
	1750,35 
	532411,50 
	978,88 

	24-01-020-08
	      250 мм
	747285,92 
	12890,40 
	28962,86 
	2263,14 
	705432,66 
	1224,16 

	24-01-020-09
	      300 мм
	896381,37 
	14962,90 
	30768,53 
	2413,21 
	850649,94 
	1399,71 

	24-01-020-10
	      400 мм
	1522334,41 
	19021,04 
	39688,09 
	3147,84 
	1463625,28 
	1779,33 

	24-01-020-11
	      500 мм
	2238887,80 
	23043,58 
	45900,11 
	4205,47 
	2169944,11 
	2155,62 

	24-01-020-12
	      600 мм
	2675066,30 
	26188,04 
	52288,31 
	4378,20 
	2596589,95 
	2449,77 

	24-01-020-13
	      700 мм
	3190765,74 
	29641,02 
	60950,76 
	5194,48 
	3100173,96 
	2772,78 

	24-01-020-14
	      800 мм
	3675451,00 
	37425,05 
	77613,09 
	5841,76 
	3560412,86 
	3500,94 

	24-01-020-15
	      900 мм
	4139274,19 
	42325,67 
	90132,70 
	6902,90 
	4006815,82 
	3959,37 

	24-01-020-16
	      1000 мм
	4596223,19 
	49862,27 
	124454,29 
	9379,33 
	4421906,63 
	4599,84 

	Таблица 24-01-021. Бесканальная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков методом заливки при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С 

   

	
	Измеритель: 1 км трубопровода

	
	Бесканальная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков методом заливки при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб:

	24-01-021-01
	      50 мм
	139069,99 
	8280,16 
	10224,72 
	816,86 
	120565,11 
	809,4 

	24-01-021-02
	      70 мм
	165220,64 
	8427,17 
	10353,30 
	836,22 
	146440,17 
	823,77 

	24-01-021-03
	      80 мм
	195301,87 
	8785,52 
	10685,13 
	846,68 
	175831,22 
	858,8 

	24-01-021-04
	      100 мм
	248846,75 
	9934,80 
	11402,14 
	867,10 
	227509,81 
	957,11 

	24-01-021-05
	      125 мм
	334693,80 
	11213,31 
	12722,60 
	979,43 
	310757,89 
	1080,28 

	24-01-021-06
	      150 мм
	398529,57 
	11927,87 
	20253,83 
	1616,65 
	366347,87 
	1149,12 

	24-01-021-07
	      200 мм
	584590,81 
	13229,93 
	22024,66 
	1753,50 
	549336,22 
	1274,56 

	24-01-021-08
	      250 мм
	781117,85 
	16664,36 
	29005,61 
	2265,43 
	735447,88 
	1582,56 

	24-01-021-09
	      300 мм
	928581,36 
	17941,24 
	30804,45 
	2415,12 
	879835,67 
	1678,32 

	24-01-021-10
	      400 мм
	1562561,60 
	22794,39 
	39730,85 
	3150,15 
	1500036,36 
	2132,31 

	24-01-021-11
	      500 мм
	2309589,04 
	27315,30 
	50161,66 
	4207,78 
	2232112,08 
	2555,22 

	24-01-021-12
	      600 мм
	2742274,02 
	30352,97 
	52328,20 
	4380,38 
	2659592,85 
	2839,38 

	24-01-021-13
	      700 мм
	3279373,85 
	33699,16 
	61114,78 
	5204,66 
	3184559,91 
	3152,4 

	24-01-021-14
	      800 мм
	3770202,42 
	41459,45 
	77772,76 
	5856,13 
	3650970,21 
	3878,34 

	24-01-021-15
	      900 мм
	4241606,42 
	46478,73 
	90154,95 
	6904,06 
	4104972,74 
	4347,87 

	24-01-021-16
	      1000 мм
	4727566,96 
	54566,93 
	124484,24 
	9380,92 
	4548515,79 
	5033,85 

	Подраздел 1.3 УСТАНОВКА КОМПЕНСАТОРОВ 

   

	Таблица 24-01-027. Установка сальниковых компенсаторов 

   

	
	Измеритель: 1 компенсатор

	
	Установка сальниковых компенсаторов диаметром труб:

	24-01-027-01
	      100 мм
	1944,30 
	33,52 
	25,27 
	1,74 
	1885,51 
	3,05 

	24-01-027-02
	      150 мм
	3231,88 
	57,81 
	196,74 
	16,97 
	2977,33 
	5,26 

	24-01-027-03
	      200 мм
	4454,21 
	83,41 
	288,32 
	25,01 
	4082,48 
	7,59 

	24-01-027-04
	      250 мм
	5912,86 
	137,81 
	475,96 
	40,10 
	5299,09 
	12,54 

	24-01-027-05
	      300 мм
	6823,10 
	145,07 
	487,93 
	41,05 
	6190,10 
	13,2 

	24-01-027-06
	      350 мм
	8773,02 
	163,20 
	643,03 
	55,40 
	7966,79 
	14,85 

	24-01-027-07
	      400 мм
	10566,63 
	183,75 
	650,51 
	56,50 
	9732,37 
	16,72 

	24-01-027-08
	      450 мм
	12120,74 
	224,45 
	786,15 
	71,42 
	11110,14 
	20,13 

	24-01-027-09
	      500 мм
	13523,73 
	235,49 
	795,40 
	72,20 
	12492,84 
	21,12 

	24-01-027-10
	      600 мм
	16624,28 
	282,10 
	978,21 
	90,14 
	15363,97 
	25,3 

	24-01-027-11
	      700 мм
	25303,04 
	323,80 
	1133,44 
	105,52 
	23845,80 
	29,04 

	24-01-027-12
	      800 мм
	27330,03 
	365,50 
	1455,39 
	120,83 
	25509,14 
	32,78 

	24-01-027-13
	      900 мм
	39294,81 
	442,77 
	1674,57 
	136,14 
	37177,47 
	39,71 

	24-01-027-14
	      1000 мм
	48143,98 
	505,32 
	1876,75 
	151,46 
	45761,91 
	45,32 

	24-01-027-15
	      1200 мм
	23699,49 
	637,78 
	8513,40 
	207,64 
	14548,31 
	57,2 

	24-01-027-16
	      1400 мм
	28769,44 
	834,02 
	10530,22 
	242,38 
	17405,20 
	74,8 

	Таблица 24-01-028. Установка П-образных компенсаторов 

   

	
	Измеритель: 1 компенсатор

	
	Установка П-образных компенсаторов диаметром труб:

	24-01-028-01
	      50 мм
	331,83 
	29,48 
	26,13 
	3,71 
	276,22 
	2,8 

	24-01-028-02
	      70 мм
	429,74 
	31,59 
	32,17 
	5,10 
	365,98 
	3 

	24-01-028-03
	      80 мм
	502,07 
	33,25 
	38,12 
	5,57 
	430,70 
	3,11 

	24-01-028-04
	      100 мм
	756,25 
	35,28 
	143,04 
	16,34 
	577,93 
	3,3 

	24-01-028-05
	      125 мм
	1298,78 
	51,31 
	219,53 
	24,27 
	1027,94 
	4,8 

	24-01-028-06
	      150 мм
	1769,29 
	82,18 
	262,53 
	26,02 
	1424,58 
	7,37 

	24-01-028-07
	      200 мм
	2912,88 
	105,81 
	340,25 
	33,93 
	2466,82 
	9,49 

	24-01-028-08
	      250 мм
	4765,38 
	189,36 
	570,61 
	52,73 
	4005,41 
	17,23 

	24-01-028-09
	      300 мм
	6039,41 
	204,63 
	600,75 
	56,62 
	5234,03 
	18,62 

	24-01-028-10
	      350 мм
	10899,88 
	219,57 
	698,05 
	70,36 
	9982,26 
	20,54 

	24-01-028-11
	      400 мм
	12469,51 
	257,42 
	756,53 
	74,24 
	11455,56 
	24,08 

	24-01-028-12
	      450 мм
	14087,79 
	290,55 
	902,59 
	90,97 
	12894,65 
	27,18 

	24-01-028-13
	      500 мм
	15587,15 
	320,27 
	934,77 
	94,99 
	14332,11 
	29,96 

	24-01-028-14
	      600 мм
	18691,61 
	386,55 
	1101,06 
	113,91 
	17204,00 
	37,24 

	24-01-028-15
	      700 мм
	21797,30 
	435,34 
	1289,11 
	134,75 
	20072,85 
	41,94 

	24-01-028-16
	      800 мм
	27080,59 
	866,38 
	3282,98 
	292,21 
	22931,23 
	84,69 

	24-01-028-17
	      900 мм
	30853,02 
	1096,50 
	3949,02 
	344,53 
	25807,50 
	108,78 

	24-01-028-18
	      1000 мм
	34457,40 
	1296,49 
	4501,72 
	389,87 
	28659,19 
	128,62 

	24-01-028-19
	      1200 мм
	56986,00 
	1737,02 
	20862,23 
	546,64 
	34386,75 
	174,4 

	24-01-028-20
	      1400 мм
	70571,90 
	2396,89 
	28072,62 
	690,41 
	40102,39 
	246,34 

	Таблица 24-01-029. Установка сильфонных компенсаторов с несъемным кожухом 

   

	
	Измеритель: 1 компенсатор

	
	Установка сильфонных компенсаторов с несъемным кожухом диаметром труб:

	24-01-029-01
	      50 мм
	2664,88 
	30,25 
	14,28 
	1,06 
	2620,35 
	2,83 

	24-01-029-02
	      70 мм
	3569,22 
	31,43 
	16,38 
	1,41 
	3521,41 
	2,94 

	24-01-029-03
	      80 мм
	4018,41 
	33,25 
	20,97 
	1,66 
	3964,19 
	3,11 

	24-01-029-04
	      100 мм
	4925,64 
	37,37 
	27,12 
	2,01 
	4861,15 
	3,4 

	24-01-029-05
	      125 мм
	5414,83 
	52,09 
	29,46 
	2,48 
	5333,28 
	4,74 

	24-01-029-06
	      150 мм
	5978,24 
	56,82 
	124,48 
	13,92 
	5796,94 
	5,17 

	24-01-029-07
	      200 мм
	7662,83 
	89,68 
	204,17 
	20,96 
	7368,98 
	8,16 

	24-01-029-08
	      250 мм
	10946,64 
	151,22 
	256,33 
	23,78 
	10539,09 
	13,76 

	24-01-029-09
	      300 мм
	13206,49 
	161,66 
	499,86 
	52,25 
	12544,97 
	14,71 

	24-01-029-10
	      400 мм
	17474,02 
	199,80 
	688,11 
	74,84 
	16586,11 
	18,18 

	24-01-029-11
	      500 мм
	21694,27 
	252,66 
	836,13 
	92,98 
	20605,48 
	22,66 

	24-01-029-12
	      600 мм
	25808,21 
	298,93 
	881,75 
	96,50 
	24627,53 
	26,81 

	24-01-029-13
	      700 мм
	29962,45 
	343,20 
	1013,66 
	111,54 
	28605,59 
	30,78 

	24-01-029-14
	      800 мм
	34163,13 
	427,49 
	1117,48 
	122,09 
	32618,16 
	38,34 

	24-01-029-15
	      900 мм
	38308,91 
	462,39 
	1248,94 
	130,64 
	36597,58 
	41,47 

	24-01-029-16
	      1000 мм
	42731,40 
	531,30 
	1573,05 
	168,50 
	40627,05 
	47,65 

	24-01-029-17
	      1200 мм
	51025,51 
	644,58 
	1728,46 
	184,07 
	48652,47 
	57,81 

	Подраздел 1.4 УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК ИЛИ КЛАПАНОВ СТАЛЬНЫХ, ВЕНТИЛЕЙ И КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ МУФТОВЫХ, ГРЯЗЕВИКОВ 

   

	Таблица 24-01-032. Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара 

   

	
	Измеритель: 1 компл. задвижек или клапана

	
	Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром:

	24-01-032-01
	      50 мм
	604,32 
	19,72 
	73,10 
	6,56 
	511,50 
	1,9 

	24-01-032-02
	      80 мм
	928,78 
	31,56 
	118,42 
	10,64 
	778,80 
	3,04 

	24-01-032-03
	      100 мм
	1660,01 
	34,46 
	122,85 
	10,99 
	1502,70 
	3,32 

	24-01-032-04
	      150 мм
	2315,64 
	59,07 
	176,05 
	15,09 
	2080,52 
	5,61 

	24-01-032-05
	      200 мм
	3355,21 
	84,87 
	262,64 
	22,69 
	3007,70 
	8,06 

	24-01-032-06
	      250 мм
	5665,74 
	124,01 
	352,61 
	28,95 
	5189,12 
	11,44 

	24-01-032-07
	      300 мм
	10573,19 
	155,21 
	445,29 
	37,25 
	9972,69 
	14,74 

	24-01-032-08
	      400 мм
	11043,84 
	203,24 
	638,91 
	55,16 
	10201,69 
	19,58 

	24-01-032-09
	      500 мм
	14482,91 
	302,39 
	659,80 
	59,06 
	13520,72 
	30,36 

	24-01-032-10
	      600 мм
	17956,94 
	383,56 
	856,72 
	78,15 
	16716,66 
	38,94 

	24-01-032-11
	      800 мм
	29164,27 
	642,18 
	1486,70 
	122,94 
	27035,39 
	66 

	24-01-032-12
	      1000 мм
	37411,03 
	866,94 
	2109,36 
	170,35 
	34434,73 
	89,1 

	24-01-032-13
	      1200 мм
	52486,27 
	1134,52 
	10027,17 
	241,54 
	41324,58 
	116,6 

	Таблица 24-01-033. Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых 

   

	
	Измеритель: 1 шт.

	
	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром:

	24-01-033-01
	      до 20 мм
	31,13 
	7,98 
	0,00 
	0,00 
	23,15 
	0,84 

	24-01-033-02
	      до 32 мм
	47,70 
	10,17 
	0,00 
	0,00 
	37,53 
	1,07 

	24-01-033-03
	      до 50 мм
	90,46 
	13,11 
	0,00 
	0,00 
	77,35 
	1,38 

	Таблица 24-01-034. Установка грязевиков 

   

	
	Измеритель: 1 грязевик

	
	Установка грязевиков диаметром труб:

	24-01-034-01
	      200 мм
	2627,93 
	75,47 
	173,65 
	17,97 
	2378,81 
	7,06 

	24-01-034-02
	      250 мм
	4132,62 
	95,68 
	208,90 
	19,18 
	3828,04 
	8,95 

	24-01-034-03
	      300 мм
	4027,05 
	105,30 
	222,01 
	20,26 
	3699,74 
	9,85 

	24-01-034-04
	      350 мм
	4926,45 
	112,21 
	273,35 
	28,91 
	4540,89 
	10,81 

	24-01-034-05
	      400 мм
	7159,56 
	118,85 
	278,58 
	27,28 
	6762,13 
	11,45 

	24-01-034-06
	      450 мм
	6767,84 
	138,68 
	297,07 
	28,75 
	6332,09 
	13,36 

	24-01-034-07
	      500 мм
	8853,47 
	160,51 
	335,25 
	33,10 
	8357,71 
	15,69 

	24-01-034-08
	      600 мм
	10207,37 
	180,53 
	389,88 
	39,85 
	9636,96 
	17,91 

	24-01-034-09
	      700 мм
	14710,63 
	212,50 
	448,66 
	46,99 
	14049,47 
	21,84 

	24-01-034-10
	      800 мм
	20749,58 
	281,10 
	583,55 
	63,26 
	19884,93 
	28,89 

	24-01-034-11
	      900 мм
	20670,96 
	311,26 
	636,40 
	64,97 
	19723,30 
	31,99 

	24-01-034-12
	      1000 мм
	30005,27 
	426,86 
	858,58 
	88,95 
	28719,83 
	43,87 


	Раздел 2. ГАЗОПРОВОДЫ ГОРОДОВ И ПОСЕЛКОВ 

   

	Подраздел 2.1 СБОРКА И СВАРКА ГАЗОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ 

   

	Таблица 24-02-001. Сварка «встык» полиэтиленовых труб нагревательным элементом 

   

	
	Измеритель: 1 соединение

	
	Сварка «встык» полиэтиленовых труб нагревательным элементом:

	24-02-001-01
	      при ручном управлении процессом сварки, диаметр труб 63 мм
	22,58 
	9,75 
	12,83 
	0,00 
	0,00 
	0,84 

	24-02-001-02
	      при ручном управлении процессом сварки, диаметр труб 110 мм
	31,74 
	13,47 
	18,27 
	0,00 
	0,00 
	1,16 

	24-02-001-03
	      при ручном управлении процессом сварки, диаметр труб 160 мм
	45,71 
	19,27 
	26,44 
	0,00 
	0,00 
	1,66 

	24-02-001-04
	      при ручном управлении процессом сварки, диаметр труб 225 мм
	69,62 
	35,79 
	33,83 
	0,00 
	0,00 
	3,21 


	24-02-001-05
	      при полуавтоматическом управлении процессом сварки, диаметр труб 63 мм
	22,92 
	8,36 
	14,56 
	0,00 
	0,00 
	0,72 

	24-02-001-06
	      при полуавтоматическом управлении процессом сварки, диаметр труб 110 мм
	33,39 
	12,07 
	21,32 
	0,00 
	0,00 
	1,04 

	24-02-001-07
	      при полуавтоматическом управлении процессом сварки, диаметр труб 160 мм
	50,64 
	17,88 
	32,76 
	0,00 
	0,00 
	1,54 

	24-02-001-08
	      при полуавтоматическом управлении процессом сварки, диаметр труб 225 мм
	75,57 
	33,45 
	42,12 
	0,00 
	0,00 
	3 

	24-02-001-09
	      при автоматическом управлении процессом сварки, диаметр труб 63 мм
	31,49 
	8,13 
	23,36 
	0,00 
	0,00 
	0,7 

	24-02-001-10
	      при автоматическом управлении процессом сварки, диаметр труб 110 мм
	46,44 
	11,84 
	34,60 
	0,00 
	0,00 
	1,02 

	24-02-001-11
	      при автоматическом управлении процессом сварки, диаметр труб 160 мм
	71,28 
	17,65 
	53,63 
	0,00 
	0,00 
	1,52 

	24-02-001-12
	      при автоматическом управлении процессом сварки, диаметр труб 225 мм
	102,65 
	33,45 
	69,20 
	0,00 
	0,00 
	3 

	Таблица 24-02-002. Сварка полиэтиленовых труб при помощи соединительных деталей с закладными нагревателями 

   

	
	Измеритель: 1 соединение

	
	Сварка полиэтиленовых труб при помощи соединительных деталей с закладными нагревателями, диаметр труб:

	24-02-002-01
	      32 мм
	91,05 
	7,89 
	11,59 
	0,00 
	71,57 
	0,68 

	24-02-002-02
	      63 мм
	178,27 
	14,63 
	24,85 
	0,00 
	138,79 
	1,26 

	24-02-002-03
	      110 мм
	360,57 
	22,99 
	51,69 
	0,00 
	285,89 
	1,98 

	24-02-002-04
	      160 мм
	533,85 
	36,22 
	103,87 
	0,00 
	393,76 
	3,12 

	24-02-002-05
	      225 мм
	779,65 
	60,21 
	126,26 
	0,00 
	593,18 
	5,4 

	
	Сварка полиэтиленовых труб при помощи соединительных деталей с закладными нагревателями и использованием двух комплектов оборудования, диаметр труб:

	24-02-002-06
	      32 мм
	89,66 
	6,50 
	11,59 
	0,00 
	71,57 
	0,56 

	24-02-002-07
	      63 мм
	175,02 
	11,38 
	24,85 
	0,00 
	138,79 
	0,98 

	24-02-002-08
	      110 мм
	354,53 
	16,95 
	51,69 
	0,00 
	285,89 
	1,46 

	24-02-002-09
	      160 мм
	517,13 
	19,50 
	103,87 
	0,00 
	393,76 
	1,68 

	24-02-002-10
	      225 мм
	752,89 
	33,45 
	126,26 
	0,00 
	593,18 
	3 

	Таблица 24-02-003. Выравнивание концов полиэтиленовых труб 

   

	
	Измеритель: 1 конец

	
	Выравнивание концов полиэтиленовых труб, диаметр труб:

	24-02-003-01
	      до 63 мм
	5,18 
	2,02 
	3,16 
	0,00 
	0,00 
	0,2 

	24-02-003-02
	      110 мм
	11,38 
	3,02 
	8,36 
	0,00 
	0,00 
	0,3 

	24-02-003-03
	      160 мм
	15,17 
	4,03 
	11,14 
	0,00 
	0,00 
	0,4 

	Таблица 24-02-004. Механическая резка полиэтиленовых труб 

   

	
	Измеритель: 1 конец

	
	Механическая резка полиэтиленовых труб, диаметр труб:

	24-02-004-01
	      до 63 мм
	0,73 
	0,40 
	0,33 
	0,00 
	0,00 
	0,04 

	24-02-004-02
	      110 мм
	3,94 
	0,81 
	3,13 
	0,00 
	0,00 
	0,08 

	24-02-004-03
	      160 мм
	5,69 
	1,21 
	4,48 
	0,00 
	0,00 
	0,12 

	24-02-004-04
	      225 мм
	7,43 
	1,61 
	5,82 
	0,00 
	0,00 
	0,16 

	Таблица 24-02-005. Установка отвода на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной плоскости 

   

	
	Измеритель: 1 отвод

	
	Установка отвода на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной плоскости, диаметр отвода:

	24-02-005-01
	      32 мм
	92,74 
	8,82 
	11,50 
	0,00 
	72,42 
	0,76 

	(507-9502)
	  Детали соединительные из полиэтилена с удлиненными хвостовиками (тройники, отводы, переходники, заглушки), (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	24-02-005-02
	      63 мм
	176,98 
	13,70 
	21,96 
	0,00 
	141,32 
	1,18 

	(507-9502)
	  Детали соединительные из полиэтилена с удлиненными хвостовиками (тройники, отводы, переходники, заглушки), (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	24-02-005-03
	      110 мм
	356,00 
	22,06 
	43,84 
	0,00 
	290,10 
	1,9 

	(507-9502)
	  Детали соединительные из полиэтилена с удлиненными хвостовиками (тройники, отводы, переходники, заглушки), (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	24-02-005-04
	      160 мм
	517,00 
	35,29 
	83,73 
	0,00 
	397,98 
	3,04 

	(507-9502)
	  Детали соединительные из полиэтилена с удлиненными хвостовиками (тройники, отводы, переходники, заглушки), (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	24-02-005-05
	      225 мм
	741,63 
	41,10 
	102,29 
	0,00 
	598,24 
	3,54 

	(507-9502)
	  Детали соединительные из полиэтилена с удлиненными хвостовиками (тройники, отводы, переходники, заглушки), (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	Таблица 24-02-006. Установка тройника на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной плоскости 

   

	
	Измеритель: 1 тройник

	
	Установка тройника на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной плоскости, диаметр газопровода:

	24-02-006-01
	      32 мм
	92,74 
	8,82 
	11,50 
	0,00 
	72,42 
	0,76 

	(507-9502)
	  Детали соединительные из полиэтилена с удлиненными хвостовиками (тройники, отводы, переходники, заглушки), (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	24-02-006-02
	      63 мм
	176,98 
	13,70 
	21,96 
	0,00 
	141,32 
	1,18 

	(507-9502)
	  Детали соединительные из полиэтилена с удлиненными хвостовиками (тройники, отводы, переходники, заглушки), (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	24-02-006-03
	      110 мм
	356,00 
	22,06 
	43,84 
	0,00 
	290,10 
	1,9 

	(507-9502)
	  Детали соединительные из полиэтилена с удлиненными хвостовиками (тройники, отводы, переходники, заглушки), (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	24-02-006-04
	      160 мм
	517,00 
	35,29 
	83,73 
	0,00 
	397,98 
	3,04 

	(507-9502)
	  Детали соединительные из полиэтилена с удлиненными хвостовиками (тройники, отводы, переходники, заглушки), (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	24-02-006-05
	      225 мм
	740,22 
	41,10 
	100,88 
	0,00 
	598,24 
	3,54 

	(507-9502)
	  Детали соединительные из полиэтилена с удлиненными хвостовиками (тройники, отводы, переходники, заглушки), (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	Таблица 24-02-007. Установка седелок крановых полиэтиленовых с закладными нагревателями на газопроводе из полиэтиленовых труб 

   

	
	Измеритель: 1 соединение

	
	Установка седелок крановых полиэтиленовых с закладными нагревателями на газопроводе из полиэтиленовых труб, диаметры соединяемых труб:

	24-02-007-01
	      63х32 мм
	25,84 
	10,41 
	12,06 
	0,00 
	3,37 
	0,96 

	(507-9503)
	  Седелка крановая полиэтиленовая с закладными электронагревателями, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	24-02-007-02
	      110х32, 110х63 мм
	34,92 
	15,18 
	16,37 
	0,00 
	3,37 
	1,4 

	(507-9503)
	  Седелка крановая полиэтиленовая с закладными электронагревателями, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	24-02-007-03
	      160х32, 160х63 мм
	50,46 
	21,68 
	24,56 
	0,00 
	4,22 
	2 

	(507-9503)
	  Седелка крановая полиэтиленовая с закладными электронагревателями, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	24-02-007-04
	      225х32, 225х63 мм
	65,53 
	28,18 
	31,45 
	0,00 
	5,90 
	2,6 

	(507-9503)
	  Седелка крановая полиэтиленовая с закладными электронагревателями, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	Подраздел 2.2 ПРОТИВОКОРРОЗИОННАЯ ИЗОЛЯЦИЯ СТАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ 

   

	Таблица 24-02-020. Изоляция термоусаживающимися лентами сварных стыков газопроводов 

   

	
	Измеритель: 1 стык

	
	Изоляция термоусаживающимися лентами сварных стыков газопроводов условным диаметром:

	24-02-020-01
	      до 50 мм
	31,07 
	3,63 
	10,67 
	2,09 
	16,77 
	0,36 

	24-02-020-02
	      до 80 мм
	36,99 
	3,63 
	10,67 
	2,09 
	22,69 
	0,36 

	24-02-020-03
	      до 100 мм
	42,20 
	4,03 
	11,84 
	2,32 
	26,33 
	0,4 

	24-02-020-04
	      до 125 мм
	47,08 
	4,03 
	11,84 
	2,32 
	31,21 
	0,4 

	24-02-020-05
	      до 150 мм
	55,00 
	4,84 
	14,26 
	2,78 
	35,90 
	0,48 

	24-02-020-06
	      до 200 мм
	70,65 
	4,44 
	18,75 
	3,06 
	47,46 
	0,44 

	24-02-020-07
	      до 300 мм
	92,21 
	4,84 
	19,92 
	3,29 
	67,45 
	0,48 

	24-02-020-08
	      до 350 мм
	101,97 
	4,84 
	19,92 
	3,29 
	77,21 
	0,48 

	24-02-020-09
	      до 400 мм
	118,89 
	6,65 
	25,30 
	4,33 
	86,94 
	0,66 

	24-02-020-10
	      до 500 мм
	141,48 
	7,46 
	27,72 
	4,80 
	106,30 
	0,74 

	24-02-020-11
	      до 600 мм
	160,84 
	7,46 
	27,72 
	4,80 
	125,66 
	0,74 

	Таблица 24-02-021. Изоляция комбинированным мастично-ленточным материалом типа ленты «Лиам» сварных стыков газопроводов 

   

	
	Измеритель: 1 м2

	
	Изоляция комбинированным мастично-ленточным материалом типа ленты «Лиам» сварных стыков газопроводов условным диаметром:

	24-02-021-01
	      50-200 мм
	187,38 
	19,38 
	89,95 
	22,13 
	78,05 
	2,04 

	24-02-021-02
	      200-400 мм
	197,07 
	29,07 
	89,95 
	22,13 
	78,05 
	3,06 

	Подраздел 2.3 ПОДЗЕМНАЯ УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ 

   

	Таблица 24-02-030. Укладка в траншею изолированных стальных газопроводов 

   

	
	Измеритель: 100 м трубопровода

	
	Укладка в траншею изолированных стальных газопроводов условным диаметром:

	24-02-030-01
	      до 50 мм
	6398,53 
	188,74 
	738,45 
	84,69 
	5471,34 
	20,1 

	24-02-030-02
	      до 80 мм
	11230,55 
	206,25 
	756,72 
	84,69 
	10267,58 
	21,44 

	24-02-030-03
	      до 100 мм
	12342,00 
	273,79 
	1033,46 
	115,58 
	11034,75 
	28,46 

	24-02-030-04
	      до 150 мм
	22170,27 
	407,16 
	1427,93 
	153,25 
	20335,18 
	40,88 

	24-02-030-05
	      до 200 мм
	29747,58 
	551,29 
	1820,87 
	189,43 
	27375,42 
	53,89 

	24-02-030-06
	      до 250 мм
	46082,50 
	662,39 
	1993,55 
	211,65 
	43426,56 
	64,75 

	24-02-030-07
	      до 300 мм
	55243,51 
	696,97 
	2148,23 
	226,42 
	52398,31 
	68,13 

	24-02-030-08
	      до 350 мм
	63942,46 
	763,87 
	2397,36 
	255,96 
	60781,23 
	74,67 

	24-02-030-09
	      до 400 мм
	82421,43 
	942,29 
	2901,03 
	305,28 
	78578,11 
	92,11 

	Таблица 24-02-031. Укладка газопроводов из полиэтиленовых труб в траншею со стационарно установленного барабана 

   

	
	Измеритель: 100 м укладки

	
	Укладка газопроводов из полиэтиленовых труб в траншею со стационарно установленного барабана, диаметр газопровода:

	24-02-031-01
	      63 мм
	2041,97 
	63,56 
	62,77 
	0,00 
	1915,64 
	5,7 

	24-02-031-02
	      110 мм
	4919,75 
	66,90 
	68,38 
	0,00 
	4784,47 
	6 

	24-02-031-03
	      160 мм
	10698,46 
	76,94 
	84,40 
	0,00 
	10537,12 
	6,9 

	Таблица 24-02-032. Укладка газопроводов из полиэтиленовых труб в траншею с подвижного барабана 

   

	
	Измеритель: 400 м укладываемой трубы

	
	Укладка газопроводов из полиэтиленовых труб в траншею с подвижного барабана, диаметр газопровода:

	24-02-032-01
	      63 мм
	7882,94 
	41,07 
	180,63 
	0,00 
	7661,24 
	3,9 

	24-02-032-02
	      110 мм
	19406,72 
	47,39 
	223,76 
	0,00 
	19135,57 
	4,5 

	24-02-032-03
	      160 мм
	42416,27 
	47,39 
	223,76 
	0,00 
	42145,12 
	4,5 

	Таблица 24-02-033. Опрессовка полиэтиленовых труб на барабане 

   

	
	Измеритель: 1 опрессовка

	
	Опрессовка полиэтиленовых труб диаметром 63-160 мм на барабане, размер крановых полиэтиленовых седелок:

	24-02-033-01
	      63х32 мм
	351,84 
	33,67 
	227,89 
	12,18 
	90,28 
	2,9 

	(507-9503)
	  Седелка крановая полиэтиленовая с закладными электронагревателями, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	24-02-033-02
	      110х32, 110х63 мм
	505,67 
	48,76 
	275,83 
	12,53 
	181,08 
	4,2 

	(507-9503)
	  Седелка крановая полиэтиленовая с закладными электронагревателями, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	24-02-033-03
	      160х32, 160х63 мм
	714,99 
	59,21 
	329,79 
	13,11 
	325,99 
	5,1 

	(507-9503)
	  Седелка крановая полиэтиленовая с закладными электронагревателями, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	Таблица 24-02-034. Укладка газопроводов из одиночных полиэтиленовых труб в траншею 

   

	
	Измеритель: 100 м газопровода

	
	Укладка газопроводов из одиночных полиэтиленовых труб в траншею, диаметр газопровода:

	24-02-034-01
	      до 110 мм
	4888,84 
	9,47 
	0,00 
	0,00 
	4879,37 
	1,02 

	24-02-034-02
	      до 225 мм
	23118,06 
	21,16 
	118,34 
	10,70 
	22978,56 
	2,28 

	Подраздел 2.4 НАДЗЕМНАЯ ПРОКЛАДКА СТАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ 

   

	Таблица 24-02-040. Монтаж металлических опор для надземной прокладки стальных газопроводов 

   

	
	Измеритель: 100 м газопровода

	
	Монтаж металлических опор для надземной прокладки стальных газопроводов высотой:

	24-02-040-01
	      1 м, условный диаметр до 50 мм
	1579,62 
	152,28 
	362,33 
	21,00 
	1065,01 
	15,46 

	24-02-040-02
	      1 м, условный диаметр до 65 мм
	1467,32 
	138,49 
	333,17 
	19,26 
	995,66 
	14,06 

	24-02-040-03
	      1 м, условный диаметр до 80 мм
	1220,45 
	113,67 
	276,21 
	15,78 
	830,57 
	11,54 

	24-02-040-04
	      1 м, условный диаметр до 100 мм
	2280,15 
	180,16 
	287,02 
	14,04 
	1812,97 
	18,29 

	24-02-040-05
	      1 м, условный диаметр до 150 мм
	2038,34 
	156,81 
	254,51 
	12,30 
	1627,02 
	15,92 

	24-02-040-06
	      1 м, условный диаметр до 200 мм
	2526,21 
	161,75 
	241,20 
	10,44 
	2123,26 
	16,24 

	24-02-040-07
	      1 м, условный диаметр до 250 мм
	2557,35 
	162,45 
	242,05 
	10,44 
	2152,85 
	16,31 

	24-02-040-08
	      1 м, условный диаметр до 300 мм
	2174,19 
	136,35 
	204,55 
	8,70 
	1833,29 
	13,69 

	24-02-040-09
	      2,2 м, условный диаметр 50 мм
	2318,74 
	161,64 
	657,22 
	56,48 
	1499,88 
	16,41 

	24-02-040-10
	      2,2 м, условный диаметр 65 мм
	2146,37 
	148,14 
	603,66 
	51,77 
	1394,57 
	15,04 

	24-02-040-11
	      2,2 м, условный диаметр 80 мм
	1774,46 
	121,25 
	495,63 
	42,33 
	1157,58 
	12,31 

	24-02-040-12
	      2,2 м, условный диаметр 100 мм
	3116,57 
	192,76 
	483,60 
	37,61 
	2440,21 
	19,57 

	24-02-040-13
	      2,2 м, условный диаметр 150 мм
	2832,25 
	171,19 
	486,28 
	40,22 
	2174,78 
	17,38 

	24-02-040-14
	      2,2 м, условный диаметр 200 мм
	3743,27 
	168,22 
	460,45 
	36,59 
	3114,60 
	16,89 

	24-02-040-15
	      2,2 м, условный диаметр 250 мм
	3774,21 
	168,72 
	461,30 
	36,59 
	3144,19 
	16,94 

	24-02-040-16
	      2,2 м, условный диаметр 300 мм
	3189,87 
	141,63 
	387,97 
	30,51 
	2660,27 
	14,22 

	24-02-040-17
	      5 м, условный диаметр 100 мм
	4745,15 
	222,41 
	600,05 
	48,88 
	3922,69 
	22,58 

	24-02-040-18
	      5 м, условный диаметр 150 мм
	4199,18 
	195,33 
	529,75 
	42,93 
	3474,10 
	19,83 

	24-02-040-19
	      5 м, условный диаметр 200 мм
	6218,38 
	207,44 
	559,12 
	44,99 
	5451,82 
	21,06 

	24-02-040-20
	      5 м, условный диаметр 250 мм
	6249,30 
	207,93 
	559,96 
	44,99 
	5481,41 
	21,11 

	24-02-040-21
	      5 м, условный диаметр 300 мм
	5251,90 
	174,35 
	470,46 
	37,56 
	4607,09 
	17,7 

	Таблица 24-02-041. Надземная прокладка стальных газопроводов на металлических опорах 

   

	
	Измеритель: 100 м газопровода

	
	Надземная прокладка стальных газопроводов на металлических опорах, условный диаметр газопровода:

	24-02-041-01
	      50 мм
	5441,80 
	192,59 
	1921,97 
	170,67 
	3327,24 
	20,51 

	24-02-041-02
	      65 мм
	5535,72 
	203,59 
	1949,36 
	172,23 
	3382,77 
	21,43 

	24-02-041-03
	      80 мм
	9015,18 
	209,29 
	1971,51 
	173,74 
	6834,38 
	22,03 

	24-02-041-04
	      100 мм
	9780,65 
	278,54 
	2588,91 
	227,87 
	6913,20 
	29,32 

	24-02-041-05
	      150 мм
	15137,05 
	407,20 
	3383,42 
	292,91 
	11346,43 
	41,85 

	24-02-041-06
	      200 мм
	24756,96 
	510,23 
	4128,52 
	356,59 
	20118,21 
	51,8 

	24-02-041-07
	      250 мм
	27883,65 
	657,12 
	5363,08 
	465,91 
	21863,45 
	65,19 

	24-02-041-08
	      300 мм
	35573,17 
	726,64 
	5745,58 
	497,94 
	29100,95 
	71,03 

	Подраздел 2.5 УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ КРАНОВ И ЗАДВИЖЕК НА ГАЗОПРОВОДАХ 

   

	Таблица 24-02-050. Сборка и установка узла газового крана в колодцах 

   

	
	Измеритель: 1 узел газового крана

	
	Сборка и установка узла газового крана в колодцах, условный диаметр крана:

	24-02-050-01
	      до 80 мм
	393,30 
	24,53 
	22,05 
	0,00 
	346,72 
	2,49 

	24-02-050-02
	      до 150 мм
	692,27 
	51,21 
	152,06 
	12,87 
	489,00 
	5,08 

	24-02-050-03
	      до 300 мм
	1158,43 
	112,84 
	331,21 
	31,44 
	714,38 
	11,03 

	24-02-050-04
	      до 400 мм
	676,13 
	169,22 
	486,45 
	46,21 
	20,46 
	16,07 

	(302-9124)
	  Задвижки стальные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	Таблица 24-02-051. Монтаж задвижки стальной фланцевой для надземной установки на газопроводах 

   

	
	Измеритель: 1 задвижка

	
	Монтаж задвижки стальной фланцевой для надземной установки на газопроводах из труб условным диаметром:

	24-02-051-01
	      50 мм
	400,61 
	64,06 
	49,95 
	0,00 
	286,60 
	5,91 

	(302-9140)
	  Задвижки стальные клиновые для газа и нефтепродуктов фланцевые на давление Ру=1,6 МПа, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	24-02-051-02
	      80 мм
	731,95 
	92,79 
	69,10 
	0,00 
	570,06 
	8,56 

	(302-9140)
	  Задвижки стальные клиновые для газа и нефтепродуктов фланцевые на давление Ру=1,6 МПа, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	24-02-051-03
	      100 мм
	874,19 
	116,20 
	111,35 
	3,12 
	646,64 
	10,72 

	(302-9140)
	  Задвижки стальные клиновые для газа и нефтепродуктов фланцевые на давление Ру=1,6 МПа, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	24-02-051-04
	      150 мм
	1900,16 
	207,61 
	486,45 
	38,89 
	1206,10 
	18,62 

	(302-9140)
	  Задвижки стальные клиновые для газа и нефтепродуктов фланцевые на давление Ру=1,6 МПа, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	24-02-051-05
	      200 мм
	3958,51 
	275,18 
	1774,56 
	189,70 
	1908,77 
	24,68 

	(302-9140)
	  Задвижки стальные клиновые для газа и нефтепродуктов фланцевые на давление Ру=1,6 МПа, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	24-02-051-06
	      250 мм
	5267,14 
	344,42 
	2030,03 
	214,63 
	2892,69 
	30,89 

	(302-9140)
	  Задвижки стальные клиновые для газа и нефтепродуктов фланцевые на давление Ру=1,6 МПа, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	24-02-051-07
	      300 мм
	6919,66 
	413,00 
	2333,15 
	246,61 
	4173,51 
	37,04 

	(302-9140)
	  Задвижки стальные клиновые для газа и нефтепродуктов фланцевые на давление Ру=1,6 МПа, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	24-02-051-08
	      400 мм
	11260,64 
	590,95 
	3233,53 
	340,24 
	7436,16 
	53 

	(302-9140)
	  Задвижки стальные клиновые для газа и нефтепродуктов фланцевые на давление Ру=1,6 МПа, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	Таблица 24-02-052. Монтаж задвижки стальной с торцами под приварку для надземной установки на газопроводах 

   

	
	Измеритель: 1 задвижка

	
	Монтаж задвижки стальной с торцами под приварку для надземной установки на газопроводах из труб условным диаметром:

	24-02-052-01
	      до 50 мм
	315,77 
	60,34 
	50,53 
	0,00 
	204,90 
	5,49 

	(302-9140)
	  Задвижки стальные клиновые для газа и нефтепродуктов фланцевые на давление Ру=1,6 МПа, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	24-02-052-02
	      до 80 мм
	566,26 
	85,50 
	68,37 
	0,00 
	412,39 
	7,78 

	(302-9140)
	  Задвижки стальные клиновые для газа и нефтепродуктов фланцевые на давление Ру=1,6 МПа, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	24-02-052-03
	      до 100 мм
	723,05 
	108,36 
	111,79 
	3,12 
	502,90 
	9,86 

	(302-9140)
	  Задвижки стальные клиновые для газа и нефтепродуктов фланцевые на давление Ру=1,6 МПа, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	24-02-052-04
	      до 150 мм
	1917,96 
	195,26 
	635,78 
	57,05 
	1086,92 
	17,28 

	(302-9140)
	  Задвижки стальные клиновые для газа и нефтепродуктов фланцевые на давление Ру=1,6 МПа, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	24-02-052-05
	      до 200 мм
	3831,55 
	258,21 
	1959,56 
	212,06 
	1613,78 
	22,85 

	(302-9140)
	  Задвижки стальные клиновые для газа и нефтепродуктов фланцевые на давление Ру=1,6 МПа, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	24-02-052-06
	      до 250 мм
	5165,62 
	323,29 
	2256,84 
	241,87 
	2585,49 
	28,61 

	(302-9140)
	  Задвижки стальные клиновые для газа и нефтепродуктов фланцевые на давление Ру=1,6 МПа, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	24-02-052-07
	      до 300 мм
	6484,60 
	382,96 
	2576,18 
	276,28 
	3525,46 
	33,89 

	(302-9140)
	  Задвижки стальные клиновые для газа и нефтепродуктов фланцевые на давление Ру=1,6 МПа, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	24-02-052-08
	      до 400 мм
	10536,40 
	538,45 
	3548,58 
	379,54 
	6449,37 
	47,65 

	(302-9140)
	  Задвижки стальные клиновые для газа и нефтепродуктов фланцевые на давление Ру=1,6 МПа, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	Подраздел 2.6 ВВОДЫ ГАЗОПРОВОДА В ЗДАНИЕ 

   

	Таблица 24-02-060. Устройство цокольного ввода газопровода из стальных труб в здание 

   

	
	Измеритель: 10 вводов

	
	Устройство цокольного ввода газопровода из стальных труб в здание, условный диаметр газопровода:

	24-02-060-01
	      до 50 мм
	6798,54 
	861,30 
	535,30 
	10,10 
	5401,94 
	88,52 

	24-02-060-02
	      до 80 мм
	11723,64 
	1116,13 
	717,99 
	11,80 
	9889,52 
	114,71 

	24-02-060-03
	      до 100 мм
	12643,26 
	1160,72 
	907,84 
	21,33 
	10574,70 
	117,84 

	Таблица 24-02-061. Устройство цокольного ввода газопровода из полиэтиленовых труб в здание 

   

	
	Измеритель: 10 вводов

	
	Устройство цокольного ввода газопровода из полиэтиленовых труб в здание, диаметр газопровода:

	24-02-061-01
	      до 63 мм
	12266,38 
	1169,96 
	1563,32 
	0,00 
	9533,10 
	107,93 

	(507-9502)
	  Детали соединительные из полиэтилена с удлиненными хвостовиками (тройники, отводы, переходники, заглушки), (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(10)  
	-  

	24-02-061-02
	      до 110 мм
	25734,39 
	1854,18 
	3180,48 
	0,00 
	20699,73 
	171,05 

	(507-9502)
	  Детали соединительные из полиэтилена с удлиненными хвостовиками (тройники, отводы, переходники, заглушки), (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(10)  
	-  

	24-02-061-03
	      до 160 мм
	44499,17 
	2843,77 
	6058,22 
	0,00 
	35597,18 
	258,76 

	(507-9502)
	  Детали соединительные из полиэтилена с удлиненными хвостовиками (тройники, отводы, переходники, заглушки), (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(10)  
	-  

	Подраздел 2.7 УСТАНОВКА СБОРНИКА КОНДЕНСАТА, ГИДРОЗАТВОРОВ И КОМПЕНСАТОРОВ НА ГАЗОПРОВОДАХ 

   

	Таблица 24-02-070. Установка конденсатосборника на наружных сетях газопроводов 

   

	
	Измеритель: 1 конденсатосборник

	
	Установка конденсатосборника на наружных сетях газопроводов, условный диаметр газопровода:

	24-02-070-01
	      до 50 мм
	759,27 
	27,84 
	112,14 
	10,03 
	619,29 
	2,93 

	24-02-070-02
	      до 65 мм
	819,46 
	28,17 
	114,20 
	10,03 
	677,09 
	3 

	24-02-070-03
	      до 80 мм
	884,27 
	31,83 
	119,13 
	10,03 
	733,31 
	3,35 

	24-02-070-04
	      до 100 мм
	991,03 
	33,54 
	122,68 
	10,03 
	834,81 
	3,53 

	24-02-070-05
	      до 125 мм
	1096,13 
	42,81 
	152,15 
	13,01 
	901,17 
	4,45 

	24-02-070-06
	      до 150 мм
	1176,57 
	44,16 
	155,11 
	13,01 
	977,30 
	4,59 

	Таблица 24-02-071. Установка гидравлического затвора на наружных сетях газопроводов 

   

	
	Измеритель: 1 гидрозатвор

	
	Установка гидравлического затвора на наружных сетях газопроводов, условный диаметр газопровода:

	24-02-071-01
	      до 50 мм
	969,55 
	51,67 
	124,58 
	10,03 
	793,30 
	5,31 

	24-02-071-02
	      до 65 мм
	1056,29 
	54,68 
	126,59 
	10,03 
	875,02 
	5,62 

	24-02-071-03
	      до 80 мм
	1159,52 
	60,52 
	135,16 
	10,03 
	963,84 
	6,22 

	24-02-071-04
	      до 100 мм
	1272,03 
	66,49 
	142,47 
	10,03 
	1063,07 
	6,75 

	24-02-071-05
	      до 125 мм
	1494,40 
	75,94 
	172,64 
	13,01 
	1245,82 
	7,71 

	24-02-071-06
	      до 150 мм
	1772,25 
	89,24 
	178,78 
	13,01 
	1504,23 
	9,06 

	Таблица 24-02-072. Установка двухлинзового компенсатора на газопроводах 

   

	
	Измеритель: 1 компенсатор

	
	Установка двухлинзового компенсатора на газопроводах, условный диаметр компенсатора:

	24-02-072-01
	      до 100 мм
	293,01 
	37,03 
	79,01 
	6,23 
	176,97 
	3,62 

	(301-9180)
	  Компенсаторы двухлинзовые, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	24-02-072-02
	      до 150 мм
	458,48 
	61,03 
	111,96 
	7,72 
	285,49 
	5,88 

	(301-9180)
	  Компенсаторы двухлинзовые, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	24-02-072-03
	      до 200 мм
	630,24 
	75,77 
	134,18 
	9,21 
	420,29 
	7,3 

	(301-9180)
	  Компенсаторы двухлинзовые, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	24-02-072-04
	      до 300 мм
	1005,90 
	109,41 
	184,66 
	12,74 
	711,83 
	10,54 

	(301-9180)
	  Компенсаторы двухлинзовые, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	24-02-072-05
	      до 400 мм
	1467,38 
	147,19 
	241,37 
	16,26 
	1078,82 
	14,18 

	(301-9180)
	  Компенсаторы двухлинзовые, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	24-02-072-06
	      до 500 мм
	2665,17 
	165,25 
	279,03 
	19,92 
	2220,89 
	15,92 

	(301-9180)
	  Компенсаторы двухлинзовые, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	24-02-072-07
	      до 600 мм
	3189,21 
	188,17 
	312,91 
	23,17 
	2688,13 
	17,87 

	(301-9180)
	  Компенсаторы двухлинзовые, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	Подраздел 2.8 ПРОЧИЕ УСТРОЙСТВА НА СЕТЯХ ГАЗОПРОВОДОВ 

   

	Таблица 24-02-080. Установка газовых свечей 

   

	
	Измеритель: 1 свеча

	24-02-080-01
	Установка газовых свечей условным диаметром 50 мм
	166,25 
	36,36 
	83,96 
	6,50 
	45,93 
	3,78 

	(103-9062)
	  Трубы стальные электросварные прямошовные, (м)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	Таблица 24-02-081. Устройство контрольной трубки на кожухе перехода газопровода 

   

	
	Измеритель: 1 установка

	24-02-081-01
	Устройство контрольной трубки на кожухе перехода газопровода
	247,58 
	15,17 
	54,65 
	3,39 
	177,76 
	1,54 

	Подраздел 2.9 ВРЕЗКА ПОД ГАЗОМ В ДЕЙСТВУЮЩИЕ СТАЛЬНЫЕ ГАЗОПРОВОДЫ 

   

	Таблица 24-02-090. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления 

   

	
	Измеритель: 10 врезок

	
	Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления, условный диаметр врезаемого газопровода:

	24-02-090-01
	      до 50 мм
	950,67 
	351,05 
	308,65 
	0,00 
	290,97 
	33,82 

	24-02-090-02
	      до 80 мм
	1514,27 
	506,44 
	456,19 
	0,00 
	551,64 
	48,79 

	24-02-090-03
	      до 100 мм
	1776,06 
	572,52 
	535,95 
	0,00 
	667,59 
	54,37 

	(507-9023)
	  Шар резиновый запорный, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(20)  
	-  

	24-02-090-04
	      до 125 мм
	2282,73 
	674,13 
	616,41 
	0,00 
	992,19 
	64,02 

	(507-9023)
	  Шар резиновый запорный, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(20)  
	-  

	24-02-090-05
	      до 150 мм
	3036,43 
	838,95 
	841,56 
	0,00 
	1355,92 
	78,48 

	(507-9023)
	  Шар резиновый запорный, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(20)  
	-  

	24-02-090-06
	      до 200 мм
	4650,42 
	1113,04 
	1103,94 
	0,00 
	2433,44 
	104,12 

	(507-9023)
	  Шар резиновый запорный, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(20)  
	-  

	24-02-090-07
	      до 250 мм
	6024,59 
	1314,98 
	1272,11 
	0,00 
	3437,50 
	123,01 

	(507-9023)
	  Шар резиновый запорный, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(20)  
	-  

	24-02-090-08
	      до 300 мм
	6928,30 
	1512,64 
	1450,10 
	0,00 
	3965,56 
	141,5 

	(507-9023)
	  Шар резиновый запорный, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(20)  
	-  

	24-02-090-09
	      до 400 мм
	11082,56 
	2185,89 
	2213,70 
	0,00 
	6682,97 
	204,48 

	(507-9023)
	  Шар резиновый запорный, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(20)  
	-  

	24-02-090-10
	      до 500 мм
	16824,30 
	2668,76 
	2648,40 
	0,00 
	11507,14 
	249,65 

	(507-9023)
	  Шар резиновый запорный, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(20)  
	-  

	24-02-090-11
	      до 600 мм
	22082,94 
	3118,59 
	3078,70 
	0,00 
	15885,65 
	291,73 

	(507-9023)
	  Шар резиновый запорный, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(20)  
	-  

	Таблица 24-02-091. Врезка муфтой в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления 

   

	
	Измеритель: 10 врезок

	
	Врезка муфтой в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления, условный диаметр врезаемого газопровода:

	24-02-091-01
	      до 50 мм
	409,89 
	142,83 
	140,40 
	0,00 
	126,66 
	14,5 

	24-02-091-02
	      до 80 мм
	676,69 
	213,90 
	218,13 
	0,00 
	244,66 
	21,22 

	24-02-091-03
	      до 100 мм
	819,44 
	245,95 
	264,38 
	0,00 
	309,11 
	24,4 

	(507-9023)
	  Шар резиновый запорный, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(20)  
	-  

	24-02-091-04
	      до 125 мм
	1033,40 
	282,95 
	297,76 
	0,00 
	452,69 
	28,07 

	(507-9023)
	  Шар резиновый запорный, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(20)  
	-  

	24-02-091-05
	      до 150 мм
	1449,98 
	390,29 
	451,91 
	0,00 
	607,78 
	37,6 

	(507-9023)
	  Шар резиновый запорный, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(20)  
	-  

	24-02-091-06
	      до 200 мм
	2128,95 
	521,08 
	590,42 
	0,00 
	1017,45 
	50,2 

	(507-9023)
	  Шар резиновый запорный, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(20)  
	-  

	24-02-091-07
	      до 250 мм
	2730,69 
	628,30 
	706,29 
	0,00 
	1396,10 
	60,53 

	(507-9023)
	  Шар резиновый запорный, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(20)  
	-  

	24-02-091-08
	      до 300 мм
	3197,11 
	720,68 
	790,79 
	0,00 
	1685,64 
	69,43 

	(507-9023)
	  Шар резиновый запорный, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(20)  
	-  

	24-02-091-09
	      до 400 мм
	4902,83 
	1028,55 
	1157,96 
	0,00 
	2716,32 
	99,09 

	(507-9023)
	  Шар резиновый запорный, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(20)  
	-  

	24-02-091-10
	      до 500 мм
	7268,34 
	1257,54 
	1409,86 
	0,00 
	4600,94 
	121,15 

	(507-9023)
	  Шар резиновый запорный, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(20)  
	-  

	24-02-091-11
	      до 600 мм
	9598,49 
	1439,81 
	1611,43 
	0,00 
	6547,25 
	138,71 

	(507-9023)
	  Шар резиновый запорный, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(20)  
	-  

	24-02-091-12
	      до 700 мм
	11566,32 
	1529,80 
	1670,60 
	0,00 
	8365,92 
	147,38 

	(507-9023)
	  Шар резиновый запорный, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(20)  
	-  

	Таблица 24-02-092. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом без снижения давления 

   

	
	Измеритель: 10 врезок

	
	Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом без снижения давления, условный диаметр врезаемого газопровода:

	24-02-092-01
	      до 50 мм
	723,78 
	273,04 
	215,50 
	0,00 
	235,24 
	26,69 

	24-02-092-02
	      до 70 мм
	919,98 
	348,54 
	284,62 
	0,00 
	286,82 
	34,07 

	24-02-092-03
	      до 80 мм
	1098,13 
	388,02 
	313,02 
	0,00 
	397,09 
	37,93 

	24-02-092-04
	      до 100 мм
	1306,22 
	436,79 
	374,91 
	0,00 
	494,52 
	42,08 

	(507-9023)
	  Шар резиновый запорный, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(20)  
	-  

	Подраздел 2.10 ОТКЛЮЧЕНИЕ И ЗАГЛУШКА ПОД ГАЗОМ ДЕЙСТВУЮЩИХ ГАЗОПРОВОДОВ 

   

	Таблица 24-02-100. Отключение и заглушка под газом действующих стальных газопроводов 

   

	
	Измеритель: 10 отключений

	
	Отключение и заглушка под газом действующих стальных газопроводов, условный диаметр газопровода:

	24-02-100-01
	      до 50 мм
	953,14 
	316,09 
	344,03 
	0,00 
	293,02 
	29,16 

	24-02-100-02
	      до 80 мм
	1434,55 
	427,53 
	478,31 
	0,00 
	528,71 
	39,44 

	24-02-100-03
	      до 100 мм
	1736,21 
	519,78 
	569,39 
	0,00 
	647,04 
	47,95 

	(507-9023)
	  Шар резиновый запорный, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(20)  
	-  

	24-02-100-04
	      до 125 мм
	1886,57 
	561,19 
	598,31 
	0,00 
	727,07 
	51,77 

	(507-9023)
	  Шар резиновый запорный, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(20)  
	-  

	24-02-100-05
	      до 150 мм
	2500,87 
	696,36 
	761,29 
	0,00 
	1043,22 
	64,24 

	(507-9023)
	  Шар резиновый запорный, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(20)  
	-  

	24-02-100-06
	      до 200 мм
	3881,69 
	936,25 
	998,52 
	0,00 
	1946,92 
	86,37 

	(507-9023)
	  Шар резиновый запорный, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(20)  
	-  

	24-02-100-07
	      до 250 мм
	4785,05 
	1046,66 
	1103,79 
	0,00 
	2634,60 
	97,91 

	(507-9023)
	  Шар резиновый запорный, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(20)  
	-  

	24-02-100-08
	      до 300 мм
	6012,98 
	1155,05 
	1178,77 
	0,00 
	3679,16 
	108,05 

	(507-9023)
	  Шар резиновый запорный, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(20)  
	-  

	24-02-100-09
	      до 350 мм
	8136,68 
	1579,88 
	1746,99 
	0,00 
	4809,81 
	147,79 

	(507-9023)
	  Шар резиновый запорный, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(20)  
	-  

	24-02-100-10
	      до 400 мм
	10061,98 
	1829,49 
	2014,44 
	0,00 
	6218,05 
	171,14 

	(507-9023)
	  Шар резиновый запорный, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(20)  
	-  

	24-02-100-11
	      до 500 мм
	13806,03 
	2258,58 
	2452,68 
	0,00 
	9094,77 
	211,28 

	(507-9023)
	  Шар резиновый запорный, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(20)  
	-  

	24-02-100-12
	      до 600 мм
	20035,19 
	2735,36 
	2924,10 
	0,00 
	14375,73 
	255,88 

	(507-9023)
	  Шар резиновый запорный, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(20)  
	-  

	Таблица 24-02-101. Установка и снятие передавливателей для отключения газопроводов из полиэтиленовых труб 

   

	
	Измеритель: 1 узел

	
	Установка и снятие передавливателей для отключения газопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 63-110 мм, размер седелок:

	24-02-101-01
	      63х32 мм
	210,50 
	25,16 
	46,88 
	0,00 
	138,46 
	2 

	(507-9503)
	  Седелка крановая полиэтиленовая с закладными электронагревателями, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	24-02-101-02
	      110х32 мм
	397,38 
	37,74 
	69,91 
	0,00 
	289,73 
	3 

	(507-9503)
	  Седелка крановая полиэтиленовая с закладными электронагревателями, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	24-02-101-03
	      110х63 мм
	399,12 
	37,74 
	69,91 
	0,00 
	291,47 
	3 

	(507-9503)
	  Седелка крановая полиэтиленовая с закладными электронагревателями, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	Таблица 24-02-102. Перекрытие полиэтиленовой трубы с помощью системы «POLYSTOPP» 

   

	
	Измеритель: 1 узел

	
	Перекрытие полиэтиленовой трубы с помощью системы «POLYSTOPP», диаметр труб:

	24-02-102-01
	      110 мм
	238,18 
	94,92 
	49,69 
	0,00 
	93,57 
	8,4 

	24-02-102-02
	      160 мм
	284,00 
	109,84 
	62,80 
	0,00 
	111,36 
	9,72 

	24-02-102-03
	      225 мм
	386,41 
	126,56 
	76,10 
	0,00 
	183,75 
	11,2 

	Подраздел 2.11 ЭЛЕКТРОХИМЗАЩИТА ГАЗОПРОВОДОВ ГОРОДОВ И ПОСЕЛКОВ 

   

	Таблица 24-02-110. Установка и монтаж контрольно-измерительного пункта, электрода сравнения на газопроводах городов и поселков 

   

	
	Измеритель: 1 контрольно-измерительный пункт

	24-02-110-01
	Установка и монтаж контрольно-измерительного пункта, электрода сравнения и датчика потенциала на газопроводах городов и поселков
	241,64 
	67,36 
	21,34 
	0,00 
	152,94 
	7,09 

	(301-9344)
	  Электроды сравнения с датчиком потенциала, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	Таблица 24-02-111. Установка станции катодной защиты с устройством защитного заземления 

   

	
	Измеритель: 1 станция

	24-02-111-01
	Установка станции катодной защиты с устройством защитного заземления
	54363,62 
	183,99 
	521,39 
	44,52 
	53658,24 
	18,91 

	Таблица 24-02-112. Монтаж узла присоединения дренажной станции к рельсам 

   

	
	Измеритель: 1 узел

	24-02-112-01
	Монтаж узла присоединения дренажной станции к рельсам
	523,05 
	37,14 
	31,09 
	2,32 
	454,82 
	4,23 

	Таблица 24-02-113. Устройство глубинного анодного заземлителя глубиной 50 м при сооружении электрохимической защиты подземных стальных газопроводов в населенных пунктах 

   

	
	Измеритель: 1 анодный заземлитель

	24-02-113-01
	Устройство глубинного анодного заземлителя глубиной 50 м при сооружении электрохимической защиты подземных стальных газопроводов в населенных пунктах
	30453,37 
	827,07 
	5466,19 
	476,95 
	24160,11 
	91,49 

	Подраздел 2.12 ОЧИСТКА ПОЛОСТИ И ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ 

   

	Таблица 24-02-120. Очистка полости трубопровода продувкой воздухом 

   

	
	Измеритель: 100 м трубопровода

	
	Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр газопровода:

	24-02-120-01
	      до 50 мм
	22,11 
	4,13 
	17,98 
	2,02 
	0,00 
	0,41 

	24-02-120-02
	      до 100 мм
	22,11 
	4,13 
	17,98 
	2,02 
	0,00 
	0,41 

	24-02-120-03
	      до 150 мм
	33,21 
	6,25 
	26,96 
	3,03 
	0,00 
	0,62 

	24-02-120-04
	      до 200 мм
	33,21 
	6,25 
	26,96 
	3,03 
	0,00 
	0,62 

	24-02-120-05
	      до 250 мм
	34,31 
	6,45 
	27,86 
	3,13 
	0,00 
	0,64 

	24-02-120-06
	      до 300 мм
	38,72 
	7,26 
	31,46 
	3,53 
	0,00 
	0,72 

	24-02-120-07
	      до 400 мм
	46,52 
	8,77 
	37,75 
	4,24 
	0,00 
	0,87 

	24-02-120-08
	      до 500 мм
	66,43 
	12,50 
	53,93 
	6,05 
	0,00 
	1,24 

	24-02-120-09
	      до 600 мм
	77,44 
	14,52 
	62,92 
	7,06 
	0,00 
	1,44 

	Таблица 24-02-121. Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода 

   

	
	Измеритель: 1 узел

	
	Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода, условный диаметр газопровода:

	24-02-121-01
	      до 50 мм
	120,90 
	31,45 
	28,10 
	0,00 
	61,35 
	3,12 

	24-02-121-02
	      до 100 мм
	170,01 
	53,83 
	43,15 
	0,00 
	73,03 
	5,34 

	24-02-121-03
	      до 150 мм
	261,49 
	93,30 
	77,76 
	0,00 
	90,43 
	9,12 

	24-02-121-04
	      до 200 мм
	415,33 
	132,48 
	162,02 
	8,27 
	120,83 
	12,95 

	24-02-121-05
	      до 250 мм
	487,01 
	160,61 
	172,26 
	6,91 
	154,14 
	15,7 

	24-02-121-06
	      до 300 мм
	582,82 
	189,66 
	198,48 
	8,40 
	194,68 
	18,54 

	24-02-121-07
	      до 400 мм
	806,43 
	257,49 
	270,83 
	11,79 
	278,11 
	25,17 

	24-02-121-08
	      до 500 мм
	918,94 
	316,69 
	293,24 
	10,43 
	309,01 
	30,51 

	24-02-121-09
	      до 600 мм
	1064,03 
	368,80 
	337,00 
	13,14 
	358,23 
	35,53 

	Таблица 24-02-122. Подъем давления при испытании воздухом газопроводов низкого и среднего давления 

   

	
	Измеритель: 100 м газопровода

	
	Подъем давления при испытании воздухом газопроводов низкого и среднего давления (до 0,3 МПа) условным диаметром:

	24-02-122-01
	      до 50 мм
	9,35 
	0,81 
	8,54 
	0,40 
	0,00 
	0,08 

	24-02-122-02
	      до 100 мм
	11,55 
	1,21 
	10,34 
	0,61 
	0,00 
	0,12 

	24-02-122-03
	      до 200 мм
	16,22 
	1,61 
	14,61 
	0,81 
	0,00 
	0,16 

	24-02-122-04
	      до 300 мм
	30,25 
	2,82 
	27,43 
	1,41 
	0,00 
	0,28 

	24-02-122-05
	      до 400 мм
	41,80 
	4,03 
	37,77 
	2,02 
	0,00 
	0,4 

	24-02-122-06
	      до 500 мм
	62,70 
	6,05 
	56,65 
	3,03 
	0,00 
	0,6 

	24-02-122-07
	      до 600 мм
	83,59 
	8,06 
	75,53 
	4,04 
	0,00 
	0,8 

	Таблица 24-02-123. Подъем давления при испытании воздухом газопроводов высокого давления 

   

	
	Измеритель: 100 м газопровода

	
	Подъем давления при испытании воздухом газопроводов высокого давления (до 0,6 МПа) условным диаметром:

	24-02-123-01
	      до 50 мм
	9,35 
	0,81 
	8,54 
	0,40 
	0,00 
	0,08 

	24-02-123-02
	      до 100 мм
	11,55 
	1,21 
	10,34 
	0,61 
	0,00 
	0,12 

	24-02-123-03
	      до 200 мм
	25,57 
	2,42 
	23,15 
	1,21 
	0,00 
	0,24 

	24-02-123-04
	      до 300 мм
	42,90 
	4,23 
	38,67 
	2,12 
	0,00 
	0,42 

	24-02-123-05
	      до 400 мм
	68,47 
	6,65 
	61,82 
	3,33 
	0,00 
	0,66 

	24-02-123-06
	      до 500 мм
	110,27 
	10,68 
	99,59 
	5,35 
	0,00 
	1,06 

	24-02-123-07
	      до 600 мм
	152,07 
	14,72 
	137,35 
	7,37 
	0,00 
	1,46 

	
	Подъем давления при испытании воздухом газопроводов высокого давления (до 1,2 МПа) условным диаметром:

	24-02-123-08
	      до 50 мм
	15,05 
	0,81 
	14,24 
	0,65 
	0,00 
	0,08 

	24-02-123-09
	      до 100 мм
	15,15 
	0,91 
	14,24 
	0,65 
	0,00 
	0,09 

	24-02-123-10
	      до 200 мм
	17,57 
	1,01 
	16,56 
	0,82 
	0,00 
	0,1 

	24-02-123-11
	      до 300 мм
	25,09 
	1,41 
	23,68 
	1,15 
	0,00 
	0,14 

	24-02-123-12
	      до 400 мм
	32,61 
	1,81 
	30,80 
	1,47 
	0,00 
	0,18 

	24-02-123-13
	      до 500 мм
	50,18 
	2,82 
	47,36 
	2,29 
	0,00 
	0,28 

	24-02-123-14
	      до 600 мм
	62,76 
	3,63 
	59,13 
	2,95 
	0,00 
	0,36 

	Таблица 24-02-124. Выдержка газопровода под давлением до 0,6 МПа при испытании на прочность и герметичность 

   

	
	Измеритель: 1 участок испытания газопровода

	
	Выдержка под давлением до 0,6 МПа при испытании на прочность и герметичность газопроводов условным диаметром:

	24-02-124-01
	      50-300 мм
	1462,94 
	141,12 
	1321,82 
	70,63 
	0,00 
	14 

	24-02-124-02
	      400-500 мм
	2716,90 
	262,08 
	2454,82 
	131,17 
	0,00 
	26 

	24-02-124-03
	      600 мм
	5224,80 
	504,00 
	4720,80 
	252,25 
	0,00 
	50 

	Таблица 24-02-125. Выдержка газопровода под давлением от 0,6 до 1,2 МПа при испытании на прочность и герметичность 

   

	
	Измеритель: 1 участок испытания газопровода

	
	Выдержка под давлением от 0,6 до 1,2 МПа при испытании на прочность и герметичность газопроводов условным диаметром:

	24-02-125-01
	      50-300 мм
	2459,81 
	141,12 
	2318,69 
	114,59 
	0,00 
	14 

	24-02-125-02
	      400-500 мм
	4568,23 
	262,08 
	4306,15 
	212,81 
	0,00 
	26 

	24-02-125-03
	      600 мм
	8785,05 
	504,00 
	8281,05 
	409,25 
	0,00 
	50 

	Раздел 3. ЗОЛОШЛАКОПРОВОДЫ 

   

	Таблица 24-03-001. Укладка лежневых опор для золошлакопроводов из сборных железобетонных элементов 

   

	
	Измеритель: 100 м3 сборных конструкций

	
	Укладка лежневых опор для золошлакопроводов из сборных железобетонных элементов массой:

	24-03-001-01
	      до 0,3 т
	202355,06 
	5498,93 
	18261,13 
	2436,70 
	178595,00 
	600,32 

	24-03-001-02
	      до 0,5 т
	193189,51 
	3436,83 
	11157,68 
	1442,67 
	178595,00 
	375,2 

	24-03-001-03
	      до 0,8 т
	160763,02 
	2821,28 
	8394,74 
	1109,07 
	149547,00 
	308 

	24-03-001-04
	      до 1 т
	158706,57 
	2359,62 
	6799,95 
	885,90 
	149547,00 
	257,6 

	24-03-001-05
	      до 1,2 т
	157122,90 
	1924,57 
	5651,33 
	742,81 
	149547,00 
	204,96 

	24-03-001-06
	      до 1,3 т
	156132,25 
	1703,72 
	4881,53 
	635,09 
	149547,00 
	181,44 

	24-03-001-07
	      до 1,5 т
	155493,94 
	1564,08 
	4382,86 
	565,31 
	149547,00 
	164,64 

	Таблица 24-03-002. Укладка золошлакопроводов из стальных труб 

   

	
	Измеритель: 1 км золошлакопроводов

	
	Укладка золошлакопроводов из стальных труб диаметром:

	24-03-002-01
	      200 мм
	340973,33 
	7834,82 
	14889,62 
	1367,60 
	318248,89 
	754,8 

	(201-9002)
	  Конструкции стальные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	24-03-002-02
	      250 мм
	471206,95 
	8445,48 
	17003,81 
	1637,24 
	445757,66 
	813,63 

	(201-9002)
	  Конструкции стальные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	24-03-002-03
	      300 мм
	583173,84 
	8987,00 
	18408,61 
	1840,06 
	555778,23 
	865,8 

	(201-9002)
	  Конструкции стальные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	24-03-002-04
	      350 мм
	739598,77 
	10680,71 
	21904,26 
	2249,67 
	707013,80 
	1028,97 

	(201-9002)
	  Конструкции стальные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	24-03-002-05
	      400 мм
	898899,42 
	12190,06 
	24050,27 
	2302,29 
	862659,09 
	1174,38 

	(201-9002)
	  Конструкции стальные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	24-03-002-06
	      450 мм
	1001674,56 
	14229,42 
	29192,44 
	2915,75 
	958252,70 
	1370,85 

	(201-9002)
	  Конструкции стальные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	24-03-002-07
	      500 мм
	956563,91 
	14736,38 
	30080,35 
	2970,70 
	911747,18 
	1419,69 

	(201-9002)
	  Конструкции стальные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	24-03-002-08
	      600 мм
	1354887,98 
	17606,56 
	34239,85 
	3462,76 
	1303041,57 
	1696,2 

	(201-9002)
	  Конструкции стальные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	24-03-002-09
	      700 мм
	1569410,79 
	27203,77 
	51364,01 
	5709,92 
	1490843,01 
	2897,1 

	(201-9002)
	  Конструкции стальные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	24-03-002-10
	      800 мм
	1794002,74 
	31060,24 
	58088,32 
	6524,83 
	1704854,18 
	3307,8 

	(201-9002)
	  Конструкции стальные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	24-03-002-11
	      900 мм
	2016418,83 
	34812,49 
	65625,22 
	7397,55 
	1915981,12 
	3707,4 

	(201-9002)
	  Конструкции стальные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	24-03-002-12
	      1000 мм
	2376338,26 
	39085,88 
	80372,97 
	8296,01 
	2256879,41 
	4162,5 

	(201-9002)
	  Конструкции стальные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	24-03-002-13
	      1200 мм
	3351429,85 
	46381,91 
	132478,94 
	10556,87 
	3172569,00 
	4939,5 

	(201-9002)
	  Конструкции стальные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	Таблица 24-03-003. Приварка фасонных сварных стальных частей золошлакопроводов 

   

	
	Измеритель: 1 т фасонных частей

	
	Приварка фасонных сварных стальных частей золошлакопроводов диаметром:

	24-03-003-01
	      200 мм
	9226,33 
	828,05 
	2332,82 
	311,54 
	6065,46 
	77,46 

	24-03-003-02
	      250 мм
	8221,86 
	623,65 
	1707,56 
	220,22 
	5890,65 
	58,34 

	24-03-003-03
	      300 мм
	7783,09 
	518,04 
	1449,32 
	187,84 
	5815,73 
	48,46 

	24-03-003-04
	      350 мм
	7422,30 
	420,22 
	1248,79 
	168,45 
	5753,29 
	39,31 

	24-03-003-05
	      400 мм
	7168,61 
	363,57 
	1101,70 
	150,29 
	5703,34 
	34,01 

	24-03-003-06
	      450 мм
	7022,07 
	327,48 
	1041,19 
	145,80 
	5653,40 
	31,1 

	24-03-003-07
	      500 мм
	6908,72 
	296,52 
	946,32 
	130,63 
	5665,88 
	28,16 

	24-03-003-08
	      600 мм
	6672,41 
	246,40 
	797,59 
	109,50 
	5628,42 
	23,4 

	24-03-003-09
	      700 мм
	6641,95 
	238,36 
	700,25 
	100,14 
	5703,34 
	23,3 

	24-03-003-10
	      800 мм
	6513,22 
	215,96 
	631,38 
	90,36 
	5665,88 
	21,11 

	24-03-003-11
	      900 мм
	5932,62 
	199,18 
	591,23 
	84,66 
	5142,21 
	19,76 

	24-03-003-12
	      1000 мм
	5868,49 
	186,88 
	539,40 
	74,15 
	5142,21 
	18,54 

	24-03-003-13
	      1200 мм
	5773,74 
	156,71 
	524,77 
	64,53 
	5092,26 
	15,91 
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