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	8

	Раздел 1. ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ 

   

	Подраздел 1.1 ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ 

   

	Таблица 26-01-001. Изоляция трубопроводов конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем 

   

	
	Измеритель: 1 м3 изоляции

	26-01-001-01
	Изоляция трубопроводов конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем
	3789,83 
	376,90 
	65,24 
	0,00 
	3347,69 
	36,31 

	Таблица 26-01-002. Изоляция трубопроводов цилиндрами, полуцилиндрами и сегментами из пенопласта 

   

	
	Измеритель: 1 м3 изоляции

	
	Изоляция трубопроводов цилиндрами, полуцилиндрами и сегментами из пенопласта, диаметр трубопровода:

	26-01-002-01
	      до 350 мм
	2429,45 
	209,40 
	120,10 
	0,00 
	2099,95 
	22,3 

	26-01-002-02
	      до 820 мм
	2216,95 
	169,95 
	89,61 
	0,00 
	1957,39 
	18,8 

	Таблица 26-01-003. Изоляция трубопроводов цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем 

   

	
	Измеритель: 1 м3 изоляции

	26-01-003-01
	Изоляция трубопроводов цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем
	2738,90 
	180,86 
	144,43 
	0,00 
	2413,61 
	18,8 

	Таблица 26-01-004. Изоляция трубопроводов изделиями (сегментами) минераловатными на битумном связующем 

   

	
	Измеритель: 1 м3 изоляции

	26-01-004-01
	Изоляция трубопроводов изделиями (сегментами) минераловатными на битумном связующем
	2350,29 
	394,13 
	202,73 
	22,50 
	1753,43 
	39,1 

	Таблица 26-01-005. Изоляция поверхностей штучными теплоизоляционными изделиями: перлитоцементными, перлитовыми, вермикулитовыми, известково-кремнеземистыми 

   

	
	Измеритель: 1 м3

	
	Изоляция трубопроводов штучными теплоизоляционными изделиями (перлитоцементными, перлитовыми, вермикулитовыми, известково-кремнеземистыми):

	26-01-005-01
	      сегментами
	2327,57 
	209,40 
	60,02 
	0,00 
	2058,15 
	22,3 

	26-01-005-02
	      полуцилиндрами
	3148,49 
	298,30 
	60,02 
	0,00 
	2790,17 
	31,4 

	26-01-005-03
	      сегментами из плит
	2729,91 
	349,16 
	62,63 
	0,00 
	2318,12 
	39,1 

	26-01-005-04
	Изоляция плоских и криволинейных поверхностей плитами
	1750,70 
	193,16 
	60,02 
	0,00 
	1497,52 
	22 

	Таблица 26-01-006. Изоляция трубопроводов холстами стекловолокнистыми, полотном холстопрошивным стекловолокнистым марки ПХС-Т, полотном иглопробивным стеклянным марки ИПС-Т 

   

	
	Измеритель: 1 м3 изоляции

	26-01-006-01
	Изоляция трубопроводов холстами стекловолокнистыми, полотном холстопрошивным стекловолокнистым марки ПХС-Т, полотном иглопробивным стеклянным марки ИПС-Т
	1116,38 
	905,05 
	100,88 
	0,00 
	110,45 
	94,08 

	(104-9220)
	  Материалы теплоизоляционные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1,03)  
	-  

	Таблица 26-01-007. Изоляция трубопроводов шнурами 

   

	
	Измеритель: 1 м3 изоляции

	
	Изоляция трубопроводов шнурами:

	26-01-007-01
	      асбестовыми
	17895,89 
	1090,82 
	255,12 
	0,00 
	16549,95 
	106,63 

	26-01-007-02
	      асбестовыми пуховыми
	3366,70 
	552,01 
	63,18 
	0,00 
	2751,51 
	53,96 

	Таблица 26-01-008. Изоляция трубопроводов матами и холстами из супертонкого волокна (стеклянного и базальтового), матами звукопоглощающими 

   

	
	Измеритель: 1 м3 изоляции

	26-01-008-01
	Изоляция трубопроводов матами и холстами из супертонкого волокна (стеклянного и базальтового), матами звукопоглощающими
	1680,47 
	963,67 
	129,87 
	0,00 
	586,93 
	94,2 

	(104-9220)
	  Материалы теплоизоляционные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(2,06)  
	-  

	Таблица 26-01-009. Изоляция трубопроводов матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75, плитами из стеклянного штапельного волокна ППТ 

   

	
	Измеритель: 1 м3 изоляции

	
	Изоляция трубопроводов:

	26-01-009-01
	      матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки 75
	1429,99 
	192,84 
	114,21 
	0,00 
	1122,94 
	18,85 

	26-01-009-02
	      плитами из стеклянного штапельного волокна ППТ
	2805,60 
	192,84 
	106,38 
	0,00 
	2506,38 
	18,85 

	Таблица 26-01-010. Изоляция трубопроводов матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках марки 125, изделиями минераловатными с гофрированной структурой, матами из стеклянного штапельного волокна 

   

	
	Измеритель: 1 м3 изоляции

	
	Изоляция трубопроводов:

	26-01-010-01
	      матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках марки 125, изделиями минераловатными с гофрированной структурой
	1626,04 
	192,84 
	108,24 
	0,00 
	1324,96 
	18,85 

	26-01-010-02
	      матами из стеклянного штапельного волокна
	5619,63 
	192,84 
	94,20 
	0,00 
	5332,59 
	18,85 

	Таблица 26-01-011. Изоляция плоских и криволинейных фасонных поверхностей изделиями минераловатными и стекловатными 

   

	
	Измеритель: 1 м3 изоляции

	26-01-011-01
	Изоляция плоских и криволинейных поверхностей матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем
	761,63 
	144,00 
	62,95 
	0,00 
	554,68 
	14,8 

	26-01-011-02
	Изоляция фасонных поверхностей матами минераловатными прошивными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем
	1557,46 
	190,01 
	62,95 
	0,00 
	1304,50 
	18,85 

	Таблица 26-01-012. Изоляция арматуры и фланцевых соединений съемными полуфутлярами из матов минераловатных прошивных и листов алюминиевых сплавов 

   

	
	Измеритель: 10 шт. арматуры и фланцевых соединений

	
	Изоляция арматуры и фланцевых соединений съемными полуфутлярами из матов минераловатных прошивных и листов алюминиевых сплавов, условный диаметр трубопроводов:

	26-01-012-01
	      до 200 мм
	3255,44 
	541,03 
	308,12 
	34,68 
	2406,29 
	46,6 

	26-01-012-02
	      до 800 мм
	6207,24 
	1054,19 
	692,63 
	72,20 
	4460,42 
	90,8 

	Таблица 26-01-013. Изоляция арматуры и фланцевых соединений съемными полуфутлярами из матов минераловатных прошивных и листов оцинкованной стали 

   

	
	Измеритель: 10 шт. арматуры и фланцевых соединений

	
	Изоляция арматуры и фланцевых соединений съемными полуфутлярами из матов минераловатных прошивных и листов оцинкованной стали, условный диаметр трубопроводов:

	26-01-013-01
	      до 200 мм
	2708,07 
	542,19 
	321,53 
	34,68 
	1844,35 
	46,7 

	26-01-013-02
	      до 800 мм
	5822,04 
	1054,19 
	718,73 
	72,20 
	4049,12 
	90,8 

	Таблица 26-01-014. Изоляция арматуры и фланцевых соединений съемными полуфутлярами из матрацев минераловатных и листов алюминиевых сплавов, оцинкованной стали 

   

	
	Измеритель: 10 шт. арматуры и фланцевых соединений

	
	Изоляция арматуры и фланцевых соединений:

	26-01-014-01
	      съемными полуфутлярами из матрацев минераловатных и листов алюминиевых сплавов
	13008,94 
	2438,10 
	1444,95 
	256,12 
	9125,89 
	210 

	26-01-014-02
	      съемными полуфутлярами из матрацев минераловатных и листов оцинкованной стали
	12964,34 
	2438,10 
	1461,48 
	256,12 
	9064,76 
	210 

	Таблица 26-01-015. Изоляция трубопроводов конструкциями теплоизоляционными полносборными на основе изделий из минеральной ваты или стеклянного штапельного волокна с покрытием из листов алюминиевых сплавов 

   

	
	Измеритель: 1 м3 изоляции

	
	Изоляция трубопроводов с покрытием из листов алюминиевых сплавов конструкциями полносборными на основе:

	26-01-015-01
	      плит минераловатных марки 75
	8407,92 
	475,20 
	421,54 
	51,75 
	7511,18 
	45,78 

	26-01-015-02
	      матов минераловатных прошивных и плит минераловатных марки 125
	7421,02 
	475,20 
	421,54 
	51,75 
	6524,28 
	45,78 

	26-01-015-03
	      матов из стеклянного штапельного волокна
	8196,51 
	475,20 
	421,54 
	51,75 
	7299,77 
	45,78 

	Таблица 26-01-016. Изоляция трубопроводов конструкциями теплоизоляционными полносборными на основе изделий из минеральной ваты или стеклянного штапельного волокна с покрытием сталью оцинкованной 

   

	
	Измеритель: 1 м3 изоляции

	
	Изоляция трубопроводов с покрытием сталью оцинкованной конструкциями полносборными на основе:

	26-01-016-01
	      плит минераловатных марки 75
	7493,57 
	502,91 
	475,48 
	51,75 
	6515,18 
	48,45 

	26-01-016-02
	      матов минераловатных прошивных и плит минераловатных марки 125
	6670,25 
	502,91 
	475,48 
	51,75 
	5691,86 
	48,45 

	26-01-016-03
	      матов из стеклянного штапельного волокна
	7445,74 
	502,91 
	475,48 
	51,75 
	6467,35 
	48,45 

	Таблица 26-01-017. Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс») 

   

	
	Измеритель: 10 м трубопровода

	
	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс»):

	26-01-017-01
	      трубками
	2720,81 
	36,54 
	57,98 
	0,00 
	2626,29 
	3,52 

	26-01-017-02
	      пластинами (плитами)
	3226,48 
	36,54 
	57,98 
	0,00 
	3131,96 
	3,52 

	Таблица 26-01-018. Изоляция плоских и криволинейных поверхностей пластинами (плитами) из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс») 

   

	
	Измеритель: 10 м2 изолируемой поверхности

	26-01-018-01
	Изоляция плоских и криволинейных поверхностей пластинами (плитами) из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс»)
	5903,66 
	69,23 
	37,41 
	0,00 
	5797,02 
	6,67 

	Таблица 26-01-019. Изоляция арматурных и фланцевых соединений пластинами (плитами) из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс») 

   

	
	Измеритель: 10 шт. арматуры и фланцевых соединений

	26-01-019-01
	Изоляция арматуры и фланцевых соединений пластинами (плитами) из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс»)
	9305,95 
	116,45 
	63,50 
	0,00 
	9126,00 
	10,03 

	Таблица 26-01-020. Изоляция трубопроводов пенополиуретаном методом заливки под защитное металлическое покрытие из листов алюминиевых сплавов или стали оцинкованной листовой 

   

	
	Измеритель: 1 м3 изоляции

	26-01-020-01
	Изоляция трубопроводов пенополиуретаном методом заливки под защитное металлическое покрытие из листов алюминиевых сплавов или стали оцинкованной листовой
	5900,33 
	1638,14 
	783,55 
	136,28 
	3478,64 
	151,12 

	(101-9401)
	  Металл листовой, (м2)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	Таблица 26-01-021. Изоляция плоских и криволинейных поверхностей из пенополиуретана методом напыления 

   

	
	Измеритель: 1 м3 изоляции

	26-01-021-01
	Изоляция плоских и криволинейных поверхностей из пенополиуретана методом напыления
	5556,58 
	332,47 
	398,66 
	84,53 
	4825,45 
	32,03 

	Таблица 26-01-022. Изоляция поверхностей штучными изделиями из пенополиуретана 

   

	
	Измеритель: 1 м3 изоляции

	26-01-022-01
	Изоляция поверхностей трубопроводов штучными изделиями из пенополиуретана (полуцилиндрами и сегментами)
	3142,27 
	250,77 
	89,61 
	0,00 
	2801,89 
	27,74 

	26-01-022-02
	Изоляция плоских и криволинейных поверхностей штучными изделиями из пенополиуретана (плитами)
	3825,52 
	198,88 
	89,61 
	0,00 
	3537,03 
	22 

	Таблица 26-01-023. Установка металлических опорных колец и разгружающих устройств 

   

	
	Измеритель: 1 м3 изоляции

	
	Установка металлических опорных колец и разгружающих устройств, диаметр трубопровода:

	26-01-023-01
	      до 200 мм
	349,88 
	331,74 
	1,74 
	0,00 
	16,40 
	38,8 

	26-01-023-02
	      до 800 мм
	237,60 
	199,22 
	16,53 
	0,00 
	21,85 
	23,3 

	Таблица 26-01-024. Асбоперлитовая изоляция поверхностей методом напыления 

   

	
	Измеритель: 1 м3

	
	Асбоперлитовая изоляция методом напыления поверхностей:

	26-01-024-01
	      паровых и газовых турбин
	5113,74 
	360,80 
	583,86 
	122,32 
	4169,08 
	32,83 

	26-01-024-02
	      котлоагрегатов
	2862,62 
	200,90 
	417,49 
	105,05 
	2244,23 
	18,28 

	26-01-024-03
	      вспомогательного оборудования
	2607,37 
	229,09 
	473,40 
	115,62 
	1904,88 
	21,43 

	Подраздел 1.2 ИЗОЛЯЦИЯ ХОЛОДНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ, ХОЛОДИЛЬНИКОВ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ 

   

	Таблица 26-01-037. Изоляция холодных поверхностей изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме 

   

	
	Измеритель: 1 м3 изоляции

	
	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме холодных поверхностей:

	26-01-037-01
	      стен и колонн прямоугольных
	1885,04 
	202,00 
	85,55 
	7,06 
	1597,49 
	20,04 

	26-01-037-02
	      покрытий и перекрытий сверху
	1604,28 
	106,35 
	77,63 
	5,25 
	1420,30 
	10,93 

	26-01-037-03
	      покрытий и перекрытий снизу
	2083,40 
	254,52 
	100,01 
	10,49 
	1728,87 
	25,84 

	26-01-037-04
	      перегородок
	1850,78 
	172,38 
	83,85 
	6,46 
	1594,55 
	17,5 

	Таблица 26-01-038. Устройство противопожарных поясов из ячеистых материалов на растворе 

   

	
	Измеритель: 1 м3 изоляции

	26-01-038-01
	Устройство противопожарных поясов из ячеистых материалов на растворе
	502,97 
	60,79 
	29,16 
	0,00 
	413,02 
	7,11 

	Таблица 26-01-039. Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо 

   

	
	Измеритель: 1 м3 изоляции

	26-01-039-01
	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо
	1719,58 
	102,94 
	57,26 
	0,00 
	1559,38 
	10,58 

	Таблица 26-01-040. Устройство противопожарных поясов из волокнистых и зернистых материалов на растворе 

   

	
	Измеритель: 1 м3 изоляции

	26-01-040-01
	Устройство противопожарных поясов из волокнистых и зернистых материалов на растворе
	1665,02 
	99,68 
	63,76 
	0,00 
	1501,58 
	10,12 

	Таблица 26-01-041. Изоляция холодных поверхностей изделиями из пенопласта 

   

	
	Измеритель: 1 м3 изоляции

	
	Изоляция изделиями из пенопласта на битуме холодных поверхностей:

	26-01-041-01
	      стен и колонн прямоугольных
	1762,66 
	185,88 
	44,59 
	4,14 
	1532,19 
	18,17 

	26-01-041-02
	      покрытий и перекрытий сверху
	1516,68 
	91,31 
	41,11 
	2,93 
	1384,26 
	9,27 

	26-01-041-03
	      покрытий и перекрытий снизу
	1908,49 
	234,46 
	55,79 
	6,46 
	1618,24 
	23,54 

	26-01-041-04
	      перегородок
	1725,83 
	161,35 
	45,46 
	4,14 
	1519,02 
	16,2 

	26-01-041-05
	Изоляция изделиями из пенопласта насухо холодных поверхностей покрытий и перекрытий
	1466,58 
	93,28 
	30,01 
	0,00 
	1343,29 
	9,47 

	Таблица 26-01-042. Установка дверей с тепловой изоляцией 

   

	
	Измеритель: 100 м2 проемов по наружному обводу коробок

	
	Установка дверей с тепловой изоляцией:

	26-01-042-01
	      в кирпичных перегородках
	25016,57 
	2601,04 
	700,39 
	0,00 
	21715,14 
	291,27 

	(104-9415)
	  Двери с тепловой изоляцией (заводского изготовления), (м2)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	26-01-042-02
	      в кирпичных стенах
	29402,07 
	2436,01 
	842,05 
	0,00 
	26124,01 
	272,79 

	(104-9415)
	  Двери с тепловой изоляцией (заводского изготовления), (м2)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	Подраздел 1.3 КАРКАСЫ И ОТДЕЛКА ИЗОЛЯЦИИ 

   

	Таблица 26-01-048. Устройство каркаса изоляции 

   

	
	Измеритель: 100 м2 изолируемой поверхности

	
	Устройство на трубопроводах каркаса изоляции:

	26-01-048-01
	      из проволоки
	660,68 
	397,39 
	7,83 
	0,00 
	255,46 
	44,5 

	26-01-048-02
	      из сетки
	2264,57 
	161,63 
	48,71 
	0,00 
	2054,23 
	18,1 

	
	Устройство на плоских и криволинейных поверхностях каркаса изоляции:

	26-01-048-03
	      из проволоки
	511,54 
	248,25 
	7,83 
	0,00 
	255,46 
	27,8 

	26-01-048-04
	      из сетки
	2202,96 
	100,02 
	48,71 
	0,00 
	2054,23 
	11,2 

	Таблица 26-01-049. Покрытие поверхности изоляции трубопроводов листами алюминиевых сплавов, сталью оцинкованной, металлопластом 

   

	
	Измеритель: 100 м2 поверхности покрытия изоляции

	
	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов:

	26-01-049-01
	      листами алюминиевых сплавов
	17037,46 
	1519,36 
	1026,16 
	136,70 
	14491,94 
	148,52 

	26-01-049-02
	      сталью оцинкованной
	16977,52 
	1519,36 
	1083,57 
	136,70 
	14374,59 
	148,52 

	26-01-049-03
	      металлопластом
	17202,86 
	1988,10 
	1083,57 
	136,70 
	14131,19 
	194,34 

	Таблица 26-01-050. Покрытие поверхности изоляции трубопроводов фольгой алюминиевой дублированной 

   

	
	Измеритель: 100 м2 поверхности покрытия изоляции

	26-01-050-01
	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов фольгой алюминиевой дублированной
	8614,28 
	1698,30 
	605,24 
	0,00 
	6310,74 
	156,67 

	Таблица 26-01-051. Покрытие поверхности изоляции трубопроводов стеклоцементом текстолитовым, стеклопластиком (кроме стеклопластика РСТ) 

   

	
	Измеритель: 100 м2 поверхности покрытия изоляции

	26-01-051-01
	Покрытие поверхности изоляции трубопровода стеклоцементом текстолитовым, стеклопластиком (кроме стеклопластика РСТ)
	12708,63 
	2060,68 
	706,53 
	0,00 
	9941,42 
	190,1 

	Таблица 26-01-052. Покрытие поверхности изоляции трубопроводов стеклопластиками РСТ, тканями стеклянными, пленками ПХВ, армопластами 

   

	
	Измеритель: 100 м2 поверхности покрытия изоляции

	
	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов:

	26-01-052-01
	      стеклопластиками РСТ, тканями стеклянными
	8685,72 
	1067,51 
	592,35 
	0,00 
	7025,86 
	107,18 

	26-01-052-02
	      пленками ПВХ, армопластами
	9299,17 
	909,95 
	496,40 
	0,00 
	7892,82 
	91,36 

	Таблица 26-01-053. Покрытие изоляции плоских (криволинейных) и фасонных поверхностей листовым металлом с заготовкой покрытия 

   

	
	Измеритель: 100 м2 поверхности покрытия изоляции

	26-01-053-01
	Покрытие изоляции плоских (криволинейных) поверхностей листовым металлом с заготовкой покрытия
	13640,50 
	1325,73 
	362,57 
	75,89 
	11952,20 
	139,55 

	26-01-053-02
	Покрытие изоляции фасонных поверхностей листовым металлом с заготовкой покрытия
	16204,00 
	3157,92 
	1119,54 
	326,74 
	11926,54 
	272 

	Таблица 26-01-054. Покрытие поверхности изоляции рулонными материалами 

   

	
	Измеритель: 100 м2 поверхности покрытия изоляции

	26-01-054-01
	Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов
	1978,43 
	289,10 
	164,74 
	2,32 
	1524,59 
	31,98 

	
	Оклеивание поверхности изоляции:

	26-01-054-02
	      рулонными материалами на битумной мастике
	2678,69 
	426,69 
	157,95 
	0,00 
	2094,05 
	47,2 

	26-01-054-03
	      тканями стеклянными, хлопчатобумажными на клее ПВА
	5064,40 
	397,76 
	143,16 
	0,00 
	4523,48 
	44 

	Таблица 26-01-055. Установка пароизоляционного слоя из пленки полиэтиленовой 

   

	
	Измеритель: 100 м2 поверхности покрытия изоляции

	
	Установка пароизоляционного слоя из:

	26-01-055-01
	      пленки полиэтиленовой
	5313,89 
	878,81 
	21,75 
	0,00 
	4413,33 
	95,94 

	26-01-055-02
	      пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов)
	1527,69 
	131,54 
	21,75 
	0,00 
	1374,40 
	14,36 

	Таблица 26-01-056. Оштукатуривание поверхности изоляции асбоцементным раствором 

   

	
	Измеритель: 100 м2 поверхности покрытия изоляции

	26-01-056-01
	Оштукатуривание поверхности изоляции трубопроводов асбоцементным раствором
	6752,06 
	944,92 
	200,08 
	0,00 
	5607,06 
	106,65 

	26-01-056-02
	Оштукатуривание плоских поверхностей изоляции асбоцементным раствором
	6527,46 
	720,32 
	200,08 
	0,00 
	5607,06 
	81,3 

	Таблица 26-01-057. Устройство гидроизоляции из гидроизоляционного материала TERANAP 431 TR 

   

	
	Измеритель: 100 м2

	
	Устройство гидроизоляции из гидроизоляционного материала TERANAP 431 TR:

	26-01-057-01
	      горизонтальных поверхностей
	13393,32 
	405,55 
	203,26 
	9,52 
	12784,51 
	41,68 

	26-01-057-02
	      вертикальных поверхностей, высотой до 3 м
	10715,11 
	369,31 
	262,89 
	7,24 
	10082,91 
	38,39 

	26-01-057-03
	      вертикальных поверхностей, высотой более 3 м
	11411,35 
	591,25 
	335,66 
	13,79 
	10484,44 
	61,46 

	Таблица 26-01-058. Устройство гидроизоляции деформационного шва из гидроизоляционного материала TERANAP 431 TR 

   

	
	Измеритель: 100 м

	26-01-058-01
	Устройство гидроизоляции деформационного шва из гидроизоляционного материала TERANAP 431 TR
	18551,90 
	446,50 
	155,87 
	6,99 
	17949,53 
	45,33 

	Таблица 26-01-059. Устройство гидроизоляции примыкания из гидроизоляционного материала TERANAP 431 TR 

   

	
	Измеритель: 100 м

	26-01-059-01
	Устройство гидроизоляции примыкания из гидроизоляционного материала TERANAP 431 TR
	4352,96 
	190,01 
	82,17 
	3,27 
	4080,78 
	18,85 

	Раздел 2. ОГНЕЗАЩИТА 

   

	Подраздел 2.1 ОГНЕЗАЩИТА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ 

   

	Таблица 26-02-001. Огнезащитное покрытие несущих металлоконструкций балок перекрытий, покрытий и ферм составом «Файэфлекс™ Крилак» 

   

	
	Измеритель: 100 м2 обрабатываемой поверхности

	
	Огнезащитное покрытие несущих металлоконструкций балок перекрытий, покрытий и ферм составом «Файэфлекс™ Крилак» с пределом огнестойкости:

	26-02-001-01
	      0,5 часа
	35783,46 
	1292,61 
	5056,12 
	430,74 
	29434,73 
	139,29 

	26-02-001-02
	      0,75 часа
	50842,66 
	1402,67 
	5108,65 
	430,74 
	44331,34 
	151,15 

	26-02-001-03
	      1,0 час
	61563,37 
	1414,36 
	5116,48 
	430,74 
	55032,53 
	152,41 

	Таблица 26-02-002. Огнезащитное покрытие несущих металлоконструкций балок перекрытий, покрытий и ферм составом «Файрекс-400» 

   

	
	Измеритель: 100 м2 обрабатываемой поверхности

	
	Огнезащитное покрытие несущих металлоконструкций балок перекрытий, покрытий и ферм составом «Файрекс-400» с пределом огнестойкости:

	26-02-002-01
	      0,5 часа
	38993,45 
	1358,79 
	532,41 
	0,00 
	37102,25 
	148,34 

	26-02-002-02
	      0,75 часа
	57809,01 
	1625,99 
	634,37 
	0,00 
	55548,65 
	177,51 

	26-02-002-03
	      1,0 час
	86785,68 
	2468,89 
	1098,54 
	0,00 
	83218,25 
	269,53 

	Таблица 26-02-003. Огнезащитное покрытие несущих металлоконструкций балок перекрытий, покрытий и ферм составом ОФП-НВ - «ЭСКАЛИБУР» 

   

	
	Измеритель: 100 м2 обрабатываемой поверхности

	
	Огнезащитное покрытие несущих металлоконструкций балок перекрытий, покрытий и ферм составом ОФП-НВ - «ЭСКАЛИБУР» с пределом огнестойкости:

	26-02-003-01
	      1,0 час, толщина покрытия 20 мм
	40923,60 
	1430,61 
	980,26 
	516,61 
	38512,73 
	156,18 

	26-02-003-02
	      2,0 часа, толщина покрытия 45 мм
	90798,47 
	2438,30 
	1968,34 
	1033,22 
	86391,83 
	266,19 

	26-02-003-03
	      2,5 часа, толщина покрытия 60 мм
	121381,39 
	3342,21 
	2919,89 
	1549,82 
	115119,29 
	364,87 

	26-02-003-04
	При изменении толщины огнезащитного покрытия на каждые 5 мм исключать по расценкам 26-02-003-01, 26-02-003-02, 26-02-003-03
	10056,82 
	238,98 
	242,02 
	129,15 
	9575,82 
	26,09 

	Таблица 26-02-004. Огнезащитное покрытие несущих металлоконструкций балок перекрытий, покрытий и ферм составом «УНИКУМ» 

   

	
	Измеритель: 100 м2 обрабатываемой поверхности

	
	Огнезащитное покрытие несущих металлоконструкций балок перекрытий, покрытий и ферм составом «УНИКУМ» с пределом огнестойкости:

	26-02-004-01
	      0,5 часа
	32905,81 
	1259,54 
	5053,51 
	430,74 
	26592,76 
	139,33 

	26-02-004-02
	      0,75 часа
	46599,20 
	1361,79 
	5104,30 
	430,74 
	40133,11 
	150,64 

	26-02-004-03
	      1,0 час
	56164,83 
	1371,82 
	5110,39 
	430,74 
	49682,62 
	151,75 

	Таблица 26-02-005. Огнезащитное покрытие несущих металлоконструкций воздуховодов составом ОФП-НВ - «КРАТ» 

   

	
	Измеритель: 100 м2 обрабатываемой поверхности

	
	Огнезащитное покрытие несущих металлоконструкций воздуховодов составом ОФП-НВ - «КРАТ» с пределом огнестойкости:

	26-02-005-01
	      1,0 час
	23965,47 
	1255,84 
	501,30 
	258,30 
	22208,33 
	137,1 

	26-02-005-02
	      1,5 часа
	44801,62 
	1724,92 
	988,09 
	516,61 
	42088,61 
	188,31 

	26-02-005-03
	      2,0 часа
	55635,39 
	2151,04 
	1455,60 
	774,91 
	52028,75 
	234,83 

	26-02-005-04
	      2,5 часа
	65644,77 
	2202,89 
	1472,99 
	774,91 
	61968,89 
	240,49 

	26-02-005-05
	      3,0 часа
	76478,45 
	2628,92 
	1940,50 
	1033,22 
	71909,03 
	287 

	Таблица 26-02-006. Огнезащитное покрытие несущих металлоконструкций комплексной огнезащитой «ЩИТ-1» 

   

	
	Измеритель: 100 м2 обрабатываемой поверхности

	
	Огнезащитное покрытие несущих металлоконструкций комплексной огнезащитой «ЩИТ-1» с пределом огнестойкости:

	26-02-006-01
	      2,0 часа
	34501,40 
	1950,83 
	641,74 
	0,00 
	31908,83 
	215,8 

	26-02-006-02
	      2,5 часа
	46215,25 
	2576,85 
	782,39 
	0,00 
	42856,01 
	285,05 

	Таблица 26-02-007. Огнезащитное покрытие металлоконструкций воздуховодов приточно-вытяжных систем комплексной огнезащитой «ЩИТ-1В» 

   

	
	Измеритель: 100 м2 обрабатываемой поверхности

	
	Огнезащитное покрытие металлоконструкций воздуховодов приточно-вытяжных систем комплексной огнезащитой «ЩИТ-1В» с пределом огнестойкости:

	26-02-007-01
	      2,0 часа
	37125,71 
	2241,20 
	645,22 
	0,00 
	34239,29 
	247,92 

	26-02-007-02
	      2,5 часа
	49051,60 
	2867,40 
	785,87 
	0,00 
	45398,33 
	317,19 

	Таблица 26-02-008. Огнезащитное покрытие металлоконструкций воздуховодов приточно-вытяжных систем составом «Файрекс-300» 

   

	
	Измеритель: 100 м2 обрабатываемой поверхности

	
	Огнезащитное покрытие металлоконструкций воздуховодов приточно-вытяжных систем составом «Файрекс-300» с пределом огнестойкости:

	26-02-008-01
	      0,5 часа
	29529,58 
	2154,68 
	833,22 
	0,00 
	26541,68 
	238,35 

	26-02-008-02
	      0,75 часа
	37607,56 
	2173,67 
	848,01 
	0,00 
	34585,88 
	240,45 

	26-02-008-03
	      1,0 час
	46212,91 
	2499,92 
	1082,91 
	0,00 
	42630,08 
	276,54 

	26-02-008-04
	      1,5 часа
	73586,82 
	2825,99 
	1316,75 
	0,00 
	69444,08 
	312,61 

	Таблица 26-02-009. Огнезащитное покрытие несущих металлических конструкций 

   

	
	Измеритель: 100 м2 покрытия

	26-02-009-01
	Огнезащитное покрытие металлических огрунтованных (грунтом ГФ-021) поверхностей материалом огнезащитным терморасширяющимся «Огракс-В-СК»
	12054,92 
	1707,52 
	292,98 
	0,00 
	10054,42 
	184 

	(113-9039)
	  Пленка полиэтиленовая толщиной 0,15 мм, (1000 м2)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,24)  
	-  

	Таблица 26-02-010. Очистка поверхности металлических конструкций от лакокрасочных покрытий 

   

	
	Измеритель: 100 м2 покрытия

	26-02-010-01
	Очистка поверхности металлических конструкций от лакокрасочных покрытий с применением смывки (протравочного состава) «Radical-Abbeizer»
	11866,72 
	3294,40 
	5,22 
	0,00 
	8567,10 
	355 

	Подраздел 2.2 ОГНЕЗАЩИТА ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

   

	Таблица 26-02-013. Огнезащитное покрытие деревянных конструкций мансард и элементов кровли составом «Файрекс-200» 

   

	
	Измеритель: 100 м2 обрабатываемой поверхности

	26-02-013-01
	Огнезащитное покрытие деревянных конструкций мансард и элементов кровли составом «Файрекс-200»
	18105,60 
	1607,11 
	712,27 
	0,00 
	15786,22 
	173,18 

	Таблица 26-02-014. Огнезащитное покрытие деревянных конструкций мансард и элементов кровли составом «АТТИК» 

   

	
	Измеритель: 100 м2 обрабатываемой поверхности

	26-02-014-01
	Огнезащитное покрытие деревянных конструкций мансард и элементов кровли составом «АТТИК»
	3319,71 
	398,46 
	147,03 
	0,00 
	2774,22 
	41,42 

	Таблица 26-02-015. Огнезащитная обработка деревянных конструкций краской «Эврика» 

   

	
	Измеритель: 100 м2 обрабатываемой поверхности

	26-02-015-01
	Огнезащитная обработка деревянных конструкций краской «Эврика»
	7619,08 
	1501,46 
	35,39 
	0,00 
	6082,23 
	159,9 

	Таблица 26-02-016. Огнезащитная обработка деревянных конструкций огнезащитным лаком «Пиропласт-ХВ» 

   

	
	Измеритель: 100 м2 обрабатываемой поверхности

	26-02-016-01
	Огнезащитная обработка деревянных конструкций огнезащитным лаком «Пиропласт-ХВ»
	9897,46 
	1241,83 
	16,53 
	0,00 
	8639,10 
	132,25 

	Таблица 26-02-017. Огнезащитная пропитка деревянных конструкций мансард и элементов кровли составом «КЛОД-01» 

   

	
	Измеритель: 100 м2 обрабатываемой поверхности

	26-02-017-01
	Огнезащитная пропитка деревянных конструкций мансард и элементов кровли составом «КЛОД-01»
	4827,06 
	398,46 
	147,03 
	0,00 
	4281,57 
	41,42 

	Таблица 26-02-018. Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составами "Пирилакс" (любой модификации) 

   

	
	Измеритель: 100 м2 обрабатываемой поверхности

	
	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания:

	26-02-018-01
	      первой группы огнезащитной эффективности по НПБ 251
	245,13 
	128,58 
	114,71 
	1,62 
	1,84 
	12,91 

	(113-9005)
	  Антисептик-антипирен, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(32,2)  
	-  

	26-02-018-02
	      второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251
	163,24 
	87,37 
	74,04 
	1,04 
	1,83 
	8,87 

	(113-9005)
	  Антисептик-антипирен, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(20,7)  
	-  

	26-02-018-03
	      для обеспечения показателей пожарной опасности древесины Г1, РП1, В1, Д2, Т2, по НПБ 244 и для получения трудногорючей и медленно распространяющей пламя древесины по ГОСТ 12.1.044
	251,36 
	88,35 
	161,16 
	1,97 
	1,85 
	8,87 

	(113-9005)
	  Антисептик-антипирен, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(46)  
	-  

	Таблица 26-02-019. Огнезащитное покрытие деревянных конструкций составом "ОЗОН-007" 

   

	
	Измеритель: 100 м2 обрабатываемой поверхности

	
	Огнезащитное покрытие деревянных конструкций составом "ОЗОН-007" при помощи аппарата аэрозольно-капельного распыления для обеспечения:

	26-02-019-01
	      первой группы огнезащитной эффективности по НПБ 251
	216,66 
	129,63 
	85,19 
	0,12 
	1,84 
	13,16 

	(113-9005)
	  Антисептик-антипирен, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(33,58)  
	-  

	26-02-019-02
	      второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251
	147,36 
	88,95 
	56,44 
	0,12 
	1,97 
	9,03 

	(113-9005)
	  Антисептик-антипирен, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(20,24)  
	-  

	Таблица 26-02-020. Огнезащитная обработка огнезащитным лаком "Нортекс-Лак-Огнезащита" 

   

	
	Измеритель: 100 м2 обрабатываемой поверхности

	
	Огнезащитная обработка огнезащитным лаком "Нортекс-Лак-Огнезащита" валиком в 2 слоя:

	26-02-020-01
	      для обеспечения 1 группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 при обработке древесины и для обеспечения показателей пожарной опасности Г1, В1, РП1, Д2, Т2, панелей декоративных ДСП, МДФ, ДВП (ламинированных пленкой ПВХ, бумажно-смоляной пленкой, крашенные)
	1447,25 
	87,87 
	3,76 
	0,12 
	1355,62 
	9,84 

	26-02-020-02
	      для обеспечения показателей пожарной опасности Г1, В1, РП1, Д2, Т2, панелей декоративных ДСП (шлифованных)
	2395,02 
	132,25 
	4,63 
	0,12 
	2258,14 
	14,81 

	Подраздел 2.3 ОГНЕЗАЩИТА КАБЕЛЕЙ И КАБЕЛЬНЫХ ПРОХОДОК 

   

	Таблица 26-02-022. Огнезащитное покрытие кабелей составом «КЛ-1» 

   

	
	Измеритель: 100 м2

	26-02-022-01
	Огнезащитное покрытие кабелей составом «КЛ-1»
	5651,19 
	592,90 
	194,48 
	0,00 
	4863,81 
	62,41 

	Таблица 26-02-023. Огнезащитное уплотнение пустот кабельных проходок составом «Файрекс-600» 

   

	
	Измеритель: 1 м3 нагнетенного раствора

	26-02-023-01
	Огнезащитное уплотнение пустот кабельных проходок составом «Файрекс-600»
	97856,28 
	1706,43 
	924,83 
	0,00 
	95225,02 
	157,42 

	Таблица 26-02-024. Устройство огнепреградительных поясов и уплотнение кабельных заделок подушками противопожарными уплотнительными «ППВ-1» 

   

	
	Измеритель: 1 м3 кабельных заделок

	26-02-024-01
	Устройство огнепреградительных поясов и уплотнение кабельных заделок подушками противопожарными уплотнительными «ППВ-1»
	1564,16 
	836,64 
	0,00 
	0,00 
	727,52 
	83 

	Таблица 26-02-025. Огнезащитное покрытие кабелей и проводов составом "Нортекс-К" 

   

	
	Измеритель: 100 м2 обрабатываемой поверхности

	
	Огнезащитное покрытие составом "Нортекс-К" толщиной слоя 0,8 мм кабелей и проводов диаметром:

	26-02-025-01
	      до 50 мм
	8723,52 
	573,31 
	19,63 
	0,93 
	8130,58 
	64,2 

	26-02-025-02
	      более 50 мм
	8493,12 
	342,91 
	19,63 
	0,93 
	8130,58 
	38,4 

	Подраздел 2.4 ОГНЕЗАЩИТА ПРОЧИХ КОНСТРУКЦИЙ 

   

	Таблица 26-02-029. Огнезащитное покрытие бетонных конструкций и железобетонных стен и перегородок составом «Монолит» 

   

	
	Измеритель: 100 м2 обрабатываемой поверхности

	
	Огнезащитное покрытие бетонных конструкций и железобетонных стен и перегородок составом «Монолит» с пределом огнестойкости:

	26-02-029-01
	      1,0 час
	30707,03 
	1233,58 
	947,48 
	516,61 
	28525,97 
	134,67 

	26-02-029-02
	      2,0 часа
	71047,98 
	1775,21 
	1449,92 
	774,91 
	67822,85 
	193,8 

	26-02-029-03
	      3,0 часа
	98165,59 
	2211,59 
	1933,23 
	1033,22 
	94020,77 
	241,44 

	Таблица 26-02-030. Огнезащитное уплотнение пустот конструкций междуэтажных перекрытий, перегородок составом «Файрекс-500» 

   

	
	Измеритель: 1 м3 нагнетенного раствора

	26-02-030-01
	Огнезащитное уплотнение пустот конструкций междуэтажных перекрытий, перегородок составом «Файрекс-500»
	92176,53 
	1715,21 
	925,70 
	0,00 
	89535,62 
	158,23 

	Таблица 26-02-031. Огнезащитное покрытие стволов выхлопных труб и газоходов из стеклопластика составом «КЛ-2» 

   

	
	Измеритель: 100 м2

	26-02-031-01
	Огнезащитное покрытие газоотводящих стволов выхлопных труб и газоходов из стеклопластика составом «КЛ-2»
	5076,30 
	571,90 
	193,61 
	0,00 
	4310,79 
	60,2 

	Таблица 26-02-032. Устройство огнезащиты стеклянных поверхностей пленкой огнезащитной 

   

	
	Измеритель: 1 м2 обрабатываемой поверхности

	26-02-032-01
	Устройство огнезащиты стеклянных поверхностей пленкой огнезащитной
	908,89 
	55,73 
	0,00 
	0,00 
	853,16 
	4,8 

	Таблица 26-02-033. Огнезащитная пропитка ковровых изделий, тканей, занавесей составом «КЛОД-02» 

   

	
	Измеритель: 100 м2 обрабатываемой поверхности

	26-02-033-01
	Огнезащитная пропитка ковровых изделий, тканей, занавесей составом «КЛОД-02»
	3418,14 
	330,12 
	98,77 
	0,00 
	2989,25 
	32,27 

	Таблица 26-02-034. Огнезащитная пропитка текстильных материалов хлопчатобумажных, льяных и шелковых тканей с содержанием синтетики до 10% составом "Нортекс-Х" 

   

	
	Измеритель: 100 м2 обрабатываемой поверхности

	26-02-034-01
	Огнезащитная пропитка текстильных материалов хлопчатобумажных, льяных и шелковых тканей с содержанием синтетики до 10% составом "Нортекс-Х"
	177,27 
	21,18 
	13,85 
	0,12 
	142,24 
	2,15 

	Таблица 26-02-035. Огнезащитная пропитка смесовых тканей, содержщих волокна из хлопка, льна, вискозы и полиэстера (содержание синтетики до 70%) составом "Нортекс-С" 

   

	
	Измеритель: 100 м2 обрабатываемой поверхности

	26-02-035-01
	Огнезащитная пропитка смесовых тканей, содержащих волокна из хлопка, льна, вискозы и полиэстера (содержание синтетики до 70%) составом "Нортекс-С"
	210,31 
	22,95 
	15,01 
	0,12 
	172,35 
	2,33 

	Таблица 26-02-036. Огнезащитная пропитка шерстяных и полушерстяных тканей с содержанием синтетики до 60% составом "Нортекс-Ш" 

   

	
	Измеритель: 100 м2 обрабатываемой поверхности

	26-02-036-01
	Огнезащитная пропитка шерстяных и полушерстяных тканей с содержанием синтетики до 60% составом "Нортекс-Ш"
	345,47 
	31,32 
	19,51 
	0,12 
	294,64 
	3,18 

	Таблица 26-02-037. Огнезащитная пропитка ковровых покрытий составом "Нортекс-КП" 

   

	
	Измеритель: 100 м2 обрабатываемой поверхности

	26-02-037-01
	Огнезащитная пропитка ковровых покрытий составом "Нортекс-КП"
	3024,82 
	242,03 
	145,75 
	0,12 
	2637,04 
	24,3 
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