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Часть 27. Автомобильные дороги
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	Раздел 1. ОСНОВАНИЯ И ПОКРЫТИЯ ИЗ ГРУНТОВ, УКРЕПЛЯЕМЫХ ВЯЖУЩИМИ МАТЕРИАЛАМИ 

   

	Подраздел 1.1 ОСНОВАНИЯ И ПОКРЫТИЯ ИЗ ГРУНТОВ, УКРЕПЛЯЕМЫХ ОРГАНИЧЕСКИМИ ВЯЖУЩИМИ МАТЕРИАЛАМИ 

   

	Таблица 27-01-001. Укрепление грунтов однослойных оснований и покрытий толщиной до 20 см 

   

	
	Измеритель: 1000 м2 основания или покрытия

	
	Укрепление грунтов однослойных оснований и покрытий толщиной до 20 см смешением с битумом (битумной эмульсией):

	27-01-001-01
	      фрезами навесными
	13738,31 
	154,69 
	10998,87 
	775,05 
	2584,75 
	17,78 

	(101-1797)
	  Эмульсия битумно-дорожная, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(407-9085)
	  Грунт, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	27-01-001-02
	      автогрейдерами
	9079,07 
	150,90 
	6335,61 
	795,66 
	2592,56 
	16,07 

	(101-1797)
	  Эмульсия битумно-дорожная, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(407-9085)
	  Грунт, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	Таблица 27-01-002. Устройство оснований и покрытий из готовой битумно-грунтовой смеси 

   

	
	Измеритель: 1000 м2 основания или покрытия

	
	Устройство оснований и покрытий с применением автогрейдера из готовой битумно-грунтовой смеси толщиной 15 см, приготовленной:

	27-01-002-01
	      из песчаных, супесчаных грунтов
	3410,96 
	170,56 
	686,88 
	64,54 
	2553,52 
	19,1 

	(407-9020)
	  Смесь битумно-грунтовая, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	27-01-002-02
	      из щебеночных, гравийных, гравийно(щебеночно)-песчаных и золошлаковых смесей
	3410,96 
	170,56 
	686,88 
	64,54 
	2553,52 
	19,1 

	(407-9020)
	  Смесь битумно-грунтовая, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	Подраздел 1.2 ОСНОВАНИЯ И ПОКРЫТИЯ ИЗ ГРУНТОВ, УКРЕПЛЯЕМЫХ НЕОРГАНИЧЕСКИМИ ВЯЖУЩИМИ МАТЕРИАЛАМИ 

   

	Таблица 27-01-003. Укрепление грунтов однослойных оснований и покрытий толщиной до 20 см смешением с цементом навесными фрезами 

   

	
	Измеритель: 1000 м2 основания или покрытия

	27-01-003-01
	Укрепление грунтов однослойных оснований и покрытий толщиной до 20 см смешением с цементом навесными фрезами
	13112,13 
	165,92 
	10621,47 
	630,05 
	2324,74 
	18,58 

	(101-1572)
	  Кальций хлористый жидкий, сорт I, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(101-9540)
	  Цемент, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(407-9085)
	  Грунт, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	Таблица 27-01-004. Устройство оснований и покрытий из готовой цементно-грунтовой смеси толщиной 15 см 

   

	
	Измеритель: 1000 м2 основания или покрытия

	
	Устройство оснований и покрытий автогрейдером из готовой цементно-грунтовой смеси толщиной 15 см, приготовленной:

	27-01-004-01
	      из песчаных, супесчаных грунтов
	3659,42 
	210,27 
	806,03 
	77,56 
	2643,12 
	23,26 

	(407-9030)
	  Смесь цементо-грунтовая, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	27-01-004-02
	      из щебеночных, гравийных, гравийно(щебеночно)- песчаных и золошлаковых смесей
	3659,42 
	210,27 
	806,03 
	77,56 
	2643,12 
	23,26 

	(407-9030)
	  Смесь цементо-грунтовая, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	
	Устройство оснований и покрытий профилировщиком из готовой цементно-грунтовой смеси толщиной 15 см, приготовленной:

	27-01-004-03
	      из песчаных, супесчаных грунтов
	9241,98 
	1012,84 
	5102,84 
	658,42 
	3126,30 
	113,42 

	(407-9030)
	  Смесь цементо-грунтовая, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	27-01-004-04
	      из щебеночных, гравийных, гравийно(щебеночно)- песчаных и золошлаковых смесей
	9241,98 
	1012,84 
	5102,84 
	658,42 
	3126,30 
	113,42 

	(407-9030)
	  Смесь цементо-грунтовая, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	Раздел 2. ДРЕНАЖНЫЕ И ВОДОСБРОСНЫЕ УСТРОЙСТВА 

   

	Таблица 27-02-001. Устройство дренажей 

   

	
	Измеритель: 100 м дренажа

	
	Устройство дренажей продольных по краям проезжей части или вдоль укрепительных полос:

	27-02-001-01
	      из асбестоцементных труб
	4959,54 
	217,56 
	197,88 
	63,03 
	4544,10 
	25,9 

	27-02-001-02
	      из трубофильтров
	5744,31 
	333,76 
	58,55 
	6,07 
	5352,00 
	36,92 

	
	Устройство дренажей поперечных:

	27-02-001-03
	      с односторонним выпуском
	6729,28 
	338,26 
	189,91 
	48,05 
	6201,11 
	38,88 

	27-02-001-04
	      с двусторонним выпуском
	8892,89 
	378,45 
	269,33 
	85,26 
	8245,11 
	43,5 

	Таблица 27-02-002. Устройство сбросов воды из продольных дренажей 

   

	
	Измеритель: 100 м сброса

	27-02-002-01
	Устройство сбросов воды из продольных дренажей
	4421,70 
	605,56 
	26,13 
	2,61 
	3790,01 
	64,49 

	Таблица 27-02-003. Устройство дренажных воронок под обочинами 

   

	
	Измеритель: 100 м воронок

	27-02-003-01
	Устройство дренажных воронок под обочинами
	6382,63 
	810,60 
	9,60 
	1,01 
	5562,43 
	96,5 

	Таблица 27-02-004. Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из лотков в откосах насыпи 

   

	
	Измеритель: 100 м лотка

	27-02-004-01
	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из лотков в откосах насыпи
	8478,98 
	1491,72 
	4885,67 
	581,09 
	2101,59 
	169,9 

	(403-9022)
	  Конструкции сборные железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(4,62)  
	-  

	Таблица 27-02-005. Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона 

   

	
	Измеритель: 100 м3 лотка

	27-02-005-01
	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона
	38721,76 
	3182,71 
	15589,38 
	1738,87 
	19949,67 
	352,07 

	(403-9060)
	  Конструкции сборные бетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	Таблица 27-02-006. Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из водоприемных колодцев 

   

	
	Измеритель: 1 колодец

	
	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из водоприемных колодцев:

	27-02-006-01
	      бетонных
	1719,90 
	118,71 
	111,44 
	13,38 
	1489,75 
	13,52 

	(403-9060)
	  Конструкции сборные бетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,68)  
	-  

	27-02-006-02
	      железобетонных
	1711,84 
	117,74 
	112,56 
	13,51 
	1481,54 
	13,41 

	(403-9022)
	  Конструкции сборные железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,17)  
	-  

	(403-9060)
	  Конструкции сборные бетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,35)  
	-  

	Таблица 27-02-007. Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из открытых лотков на обочинах 

   

	
	Измеритель: 1 м3 водосброса

	27-02-007-01
	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из открытых лотков на обочинах
	1736,28 
	191,08 
	364,37 
	41,81 
	1180,83 
	22,56 

	(403-9060)
	  Конструкции сборные бетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	Таблица 27-02-008. Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из гасителей 

   

	
	Измеритель: 1 гаситель

	27-02-008-01
	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из гасителей
	729,50 
	129,44 
	460,37 
	54,73 
	139,69 
	14,61 

	(403-9060)
	  Конструкции сборные бетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,53)  
	-  

	Таблица 27-02-009. Укрепление площадки за шпорами гасителя сборными бетонными плитами при размываемых грунтах 

   

	
	Измеритель: 10 м2 укрепления

	27-02-009-01
	Укрепление площадки за шпорами гасителя сборными бетонными плитами при размываемых грунтах
	1864,89 
	263,22 
	889,53 
	105,62 
	712,14 
	29,98 

	(403-9060)
	  Конструкции сборные бетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,8)  
	-  

	Таблица 27-02-010. Установка бортовых камней 

   

	
	Измеритель: 100 м бортового камня

	
	Установка бортовых камней бетонных:

	27-02-010-01
	      при цементобетонных покрытиях
	3218,97 
	674,07 
	79,54 
	9,21 
	2465,36 
	76,08 

	(413-9010)
	  Камни бортовые, (м)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	27-02-010-02
	      при других видах покрытий
	4367,61 
	674,07 
	79,54 
	9,21 
	3614,00 
	76,08 

	(413-9010)
	  Камни бортовые, (м)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	
	Установка бортовых камней природных:

	27-02-010-03
	      при цементобетонных покрытиях
	42181,20 
	948,30 
	79,54 
	9,21 
	41153,36 
	109 

	27-02-010-04
	      при других видах покрытий
	43329,84 
	948,30 
	79,54 
	9,21 
	42302,00 
	109 

	Таблица 27-02-011. Установка природных бортовых гранитных камней типа 3ГП 

   

	
	Измеритель: 100 м бортового камня

	27-02-011-01
	Установка природных бортовых гранитных камней типа 3ГП
	89675,01 
	872,61 
	3303,14 
	117,16 
	85499,26 
	100,3 

	(101-9427)
	  Диск отрезной алмазный, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,01)  
	-  

	(401-9021)
	  Бетон, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(7,95)  
	-  

	(408-9020)
	  Песок, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,11)  
	-  

	Таблица 27-02-015. Устройство бортового камня из монолитного бетона бетоноукладчиком-планировщиком со скользящими формами 

   

	
	Измеритель: 10 м бортового камня

	
	Устройство бортового камня из монолитного бетона бетоноукладчиком-планировщиком со скользящими формами:

	27-02-015-01
	      на комбинированном участке (сочетание прямого и радиусного участков)
	1965,38 
	23,94 
	931,35 
	14,07 
	1010,09 
	2,43 

	27-02-015-02
	      на прямом участке
	1822,07 
	20,59 
	791,39 
	12,26 
	1010,09 
	2,09 

	27-02-015-03
	      на радиусном участке
	2090,05 
	35,85 
	1044,11 
	14,32 
	1010,09 
	3,64 

	Раздел 3. ПОДГОТОВКА СУЩЕСТВУЮЩИХ ОСНОВАНИЙ И ПОКРЫТИЙ ПОД ЧЕРНЫЕ ЩЕБЕНОЧНЫЕ (ГРАВИЙНЫЕ) И АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ПОКРЫТИЯ (ПРИ РЕКОНСТРУКЦИИ) 

   

	Подраздел 3.1 ИСПРАВЛЕНИЕ ПРОФИЛЯ ОСНОВАНИЙ 

   

	Таблица 27-03-001. Исправление профиля щебеночных и гравийных оснований 

   

	
	Измеритель: 1000 м2 площади основания

	
	Исправление профиля оснований щебеночных:

	27-03-001-01
	      с добавлением нового материала
	23846,31 
	527,43 
	4924,62 
	593,55 
	18394,26 
	62,27 

	27-03-001-02
	      без добавления нового материала
	8272,10 
	536,83 
	4405,51 
	538,13 
	3329,76 
	63,38 

	
	Исправление профиля оснований гравийных:

	27-03-001-03
	      с добавлением нового материала
	9355,75 
	296,01 
	2339,98 
	284,35 
	6719,76 
	34,3 

	27-03-001-04
	      без добавления нового материала
	2091,39 
	304,03 
	1750,76 
	221,54 
	36,60 
	35,23 

	Таблица 27-03-002. Исправление профиля песчано-гравийных оснований и покрытий 

   

	
	Измеритель: 1000 м2 покрытия и основания

	27-03-002-01
	Устройство оснований и покрытий толщиной слоя 8 см из песчано-гравийных смесей с применением битума, обрабатываемых смешением автогрейдерами на месте из новых материалов
	3909,12 
	290,44 
	3430,33 
	424,63 
	188,35 
	33,08 

	(101-9010)
	  Битум, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(408-9282)
	  Смесь песчано-гравийная, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	
	Устройство оснований и покрытий толщиной слоя 8 см из песчано-гравийных смесей с применением битума, обрабатываемых смешением автогрейдерами на месте с использованием материалов существующей дорожной одежды:

	27-03-002-02
	      до 30%
	4062,77 
	296,24 
	3568,42 
	446,72 
	198,11 
	34,05 

	(101-9010)
	  Битум, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(408-9282)
	  Смесь песчано-гравийная, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	27-03-002-03
	      до 50%
	3936,96 
	296,24 
	3442,61 
	433,73 
	198,11 
	34,05 

	(101-9010)
	  Битум, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(408-9282)
	  Смесь песчано-гравийная, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	27-03-002-04
	      до 75%
	3783,02 
	298,85 
	3286,06 
	417,17 
	198,11 
	34,35 

	(101-9010)
	  Битум, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(408-9282)
	  Смесь песчано-гравийная, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	
	Устройство оснований и покрытий толщиной двух слоев 16 см из песчано-гравийных смесей с применением битума, обрабатываемых смешением автогрейдерами на месте с использованием материалов существующей дорожной одежды:

	27-03-002-05
	      до 30%
	8252,26 
	592,47 
	7258,69 
	900,38 
	401,10 
	68,1 

	(101-9010)
	  Битум, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(408-9282)
	  Смесь песчано-гравийная, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	27-03-002-06
	      до 50%
	8000,64 
	592,47 
	7007,07 
	873,52 
	401,10 
	68,1 

	(101-9010)
	  Битум, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(408-9282)
	  Смесь песчано-гравийная, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	27-03-002-07
	      до 75%
	7690,85 
	597,69 
	6692,06 
	840,63 
	401,10 
	68,7 

	(101-9010)
	  Битум, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(408-9282)
	  Смесь песчано-гравийная, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	27-03-002-08
	Устройство оснований и покрытий толщиной слоя 8 см из песчано-гравийных смесей с применением битумной эмульсии, обрабатываемых смешением автогрейдерами на месте из новых материалов
	6261,22 
	187,79 
	4096,65 
	454,77 
	1976,78 
	21,76 

	(101-1797)
	  Эмульсия битумно-дорожная, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(408-9282)
	  Смесь песчано-гравийная, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	
	Устройство оснований и покрытий толщиной слоя 8 см из песчано-гравийных смесей с применением битумной эмульсии, обрабатываемых смешением автогрейдерами на месте с использованием материалов существующей дорожной одежды:

	27-03-002-09
	      до 30%
	6411,94 
	189,43 
	4235,97 
	477,12 
	1986,54 
	21,95 

	(101-1797)
	  Эмульсия битумно-дорожная, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(408-9282)
	  Смесь песчано-гравийная, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	27-03-002-10
	      до 50%
	6334,14 
	189,43 
	4158,17 
	468,73 
	1986,54 
	21,95 

	(101-1797)
	  Эмульсия битумно-дорожная, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(408-9282)
	  Смесь песчано-гравийная, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	27-03-002-11
	      до 75%
	6131,30 
	191,15 
	3953,61 
	447,26 
	1986,54 
	22,15 

	(101-1797)
	  Эмульсия битумно-дорожная, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(408-9282)
	  Смесь песчано-гравийная, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	
	Устройство оснований и покрытий толщиной двух слоев 16 см из песчано-гравийных смесей с применением битумной эмульсии, обрабатываемых смешением автогрейдерами на месте c использованием материалов существующей дорожной одежды:

	27-03-002-12
	      до 30%
	12875,24 
	378,86 
	8510,36 
	951,61 
	3986,02 
	43,9 

	(101-1797)
	  Эмульсия битумно-дорожная, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(408-9282)
	  Смесь песчано-гравийная, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	27-03-002-13
	      до 50%
	12620,74 
	378,86 
	8255,86 
	924,28 
	3986,02 
	43,9 

	(101-1797)
	  Эмульсия битумно-дорожная, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(408-9282)
	  Смесь песчано-гравийная, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	27-03-002-14
	      до 75%
	12309,18 
	382,31 
	7940,85 
	891,61 
	3986,02 
	44,3 

	(101-1797)
	  Эмульсия битумно-дорожная, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(408-9282)
	  Смесь песчано-гравийная, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	Таблица 27-03-003. Расценки для корректировки таблицы 27-03-002 при изменении толщины слоя основания или покрытия 

   

	
	Измеритель: 1000 м2 покрытия и основания

	
	На каждый 1 см изменения толщины слоя основания или покрытия добавлять или исключать:

	27-03-003-01
	      к расценке 27-03-002-01
	1299,88 
	0,00 
	212,69 
	25,56 
	1087,19 
	 

	(101-9010)
	  Битум, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	27-03-003-02
	      к расценкам 27-03-002-02, 27-03-002-05
	983,60 
	0,00 
	194,28 
	23,64 
	789,32 
	 

	(101-9010)
	  Битум, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	27-03-003-03
	      к расценкам 27-03-002-03, 27-03-002-06
	702,52 
	0,00 
	176,03 
	21,73 
	526,49 
	 

	(101-9010)
	  Битум, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	27-03-003-04
	      к расценкам 27-03-002-04, 27-03-002-07
	420,48 
	0,00 
	156,82 
	19,70 
	263,66 
	 

	(101-9010)
	  Битум, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	27-03-003-05
	      к расценке 27-03-002-08
	1636,10 
	0,00 
	323,34 
	31,91 
	1312,76 
	 

	(101-1797)
	  Эмульсия битумно-дорожная, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	27-03-003-06
	      к расценкам 27-03-002-09, 27-03-002-12
	1328,11 
	0,00 
	313,22 
	31,45 
	1014,89 
	 

	(101-1797)
	  Эмульсия битумно-дорожная, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	27-03-003-07
	      к расценкам 27-03-002-10, 27-03-002-13
	1047,04 
	0,00 
	294,98 
	29,52 
	752,06 
	 

	(101-1797)
	  Эмульсия битумно-дорожная, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	27-03-003-08
	      к расценкам 27-03-002-11, 27-03-002-14
	765,00 
	0,00 
	275,77 
	27,51 
	489,23 
	 

	(101-1797)
	  Эмульсия битумно-дорожная, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	Таблица 27-03-004. Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси 

   

	
	Измеритель: 100 т смеси

	
	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси:

	27-03-004-01
	      с применением укладчиков асфальтобетона
	54452,59 
	222,71 
	2659,38 
	297,99 
	51570,50 
	21,77 

	27-03-004-02
	      без применения укладчиков асфальтобетона
	54521,39 
	627,38 
	2323,51 
	299,39 
	51570,50 
	62,24 

	Таблица 27-03-005. Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия литой асфальтобетонной смесью 

   

	
	Измеритель: 100 м2 асфальтобетонного покрытия

	
	Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия литой асфальтобетонной смесью с разрушением поверхности:

	27-03-005-01
	      до 1 м2
	6825,51 
	594,30 
	5847,98 
	247,38 
	383,23 
	68,31 

	(101-2423)
	  Диск алмазный для твердых материалов, диаметр 600 мм, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(410-9010)
	  Смесь асфальтобетонная, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(12,08)  
	-  

	27-03-005-02
	      более 1 м2
	7328,15 
	610,57 
	6332,88 
	482,57 
	384,70 
	70,18 

	(101-2423)
	  Диск алмазный для твердых материалов, диаметр 600 мм, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(410-9010)
	  Смесь асфальтобетонная, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(12,08)  
	-  

	Подраздел 3.2 РАЗБОРКА СУЩЕСТВУЮЩИХ СООРУЖЕНИЙ 

   

	Таблица 27-03-008. Разборка покрытий и оснований 

   

	
	Измеритель: 100 м3 конструкций

	
	Разборка покрытий и оснований:

	27-03-008-01
	      мостовой из булыжного камня
	1786,30 
	1683,00 
	103,30 
	14,75 
	0,00 
	204 

	27-03-008-02
	      щебеночных
	520,13 
	108,01 
	412,12 
	50,44 
	0,00 
	13,22 

	27-03-008-03
	      черных щебеночных
	766,51 
	142,73 
	623,78 
	78,84 
	0,00 
	17,47 

	27-03-008-04
	      асфальтобетонных
	8478,33 
	1564,26 
	6914,07 
	465,88 
	0,00 
	179,8 

	27-03-008-05
	      цементно-бетонных
	1884,98 
	469,12 
	1415,86 
	171,29 
	0,00 
	57,42 

	Таблица 27-03-009. Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования 

   

	
	Измеритель: 100 м2

	
	Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования при ширине барабана фрезы 1000 мм, толщина слоя:

	27-03-009-01
	      5 см
	2385,78 
	31,17 
	2346,80 
	39,49 
	7,81 
	3,49 

	27-03-009-02
	      10 см
	3971,84 
	51,88 
	3907,03 
	65,75 
	12,93 
	5,81 

	
	Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования при ширине барабана фрезы 2000 мм, толщина слоя:

	27-03-009-03
	      5 см
	1740,26 
	11,97 
	1722,19 
	15,41 
	6,10 
	1,34 

	27-03-009-04
	      10 см
	2230,66 
	15,54 
	2207,31 
	19,75 
	7,81 
	1,74 

	27-03-009-05
	      15 см
	2794,44 
	19,47 
	2765,21 
	24,74 
	9,76 
	2,18 

	Таблица 27-03-010. Разборка бортовых камней 

   

	
	Измеритель: 100 м

	
	Разборка бортовых камней:

	27-03-010-01
	      на бетонном основании
	644,28 
	644,28 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	76,7 

	27-03-010-02
	      на щебеночном основании
	474,60 
	474,60 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	56,5 

	Раздел 4. ПОДСТИЛАЮЩИЕ, ВЫРАВНИВАЮЩИЕ СЛОИ ОСНОВАНИЯ И ПОКРЫТИЯ 

   

	Подраздел 4.1 ПОДСТИЛАЮЩИЕ И ВЫРАВНИВАЮЩИЕ СЛОИ ОСНОВАНИЯ 

   

	Таблица 27-04-001. Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований 

   

	
	Измеритель: 100 м3 материала основания (в плотном теле)

	
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований:

	27-04-001-01
	      из песка
	2320,48 
	132,05 
	2176,23 
	178,22 
	12,20 
	15,72 

	(408-9040)
	  Песок для строительных работ природный, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	27-04-001-02
	      из песчано-гравийной смеси, дресвы
	2426,66 
	132,05 
	2277,53 
	188,68 
	17,08 
	15,72 

	(408-0200)
	  Смесь песчано-гравийная природная, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	27-04-001-03
	      из шлака доменного отвального сталеплавильного
	3824,82 
	106,25 
	3682,21 
	399,41 
	36,36 
	12,77 

	(409-9013)
	  Шлаки металлургические пористые: мартеновский и отвальный доменный, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	27-04-001-04
	      из щебня
	3586,40 
	204,89 
	3364,43 
	282,01 
	17,08 
	24,19 

	(408-9080)
	  Щебень, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	Подраздел 4.2 ОСНОВАНИЯ И ПОКРЫТИЯ ИЗ ГРАВИЙНЫХ, ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫХ И ЩЕБЕНОЧНО-ПЕСЧАНЫХ СМЕСЕЙ 

   

	Таблица 27-04-003. Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей 

   

	
	Измеритель: 1000 м2 основания или покрытия

	
	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей:

	27-04-003-01
	      однослойных толщиной 12 см
	3191,13 
	405,46 
	2760,05 
	329,97 
	25,62 
	46,18 

	(408-9181)
	  Песчано-гравийная смесь или щебеночно-песчаная смесь оптимального гранулометрического состава, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	27-04-003-02
	      двухслойных, нижний слой толщиной 12 см
	2402,74 
	222,14 
	2154,98 
	253,71 
	25,62 
	25,74 

	(408-9181)
	  Песчано-гравийная смесь или щебеночно-песчаная смесь оптимального гранулометрического состава, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	27-04-003-03
	      двухслойных, верхний слой 10 см
	2186,60 
	343,56 
	1823,52 
	216,31 
	19,52 
	39,49 

	(408-9181)
	  Песчано-гравийная смесь или щебеночно-песчаная смесь оптимального гранулометрического состава, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	27-04-003-04
	      серповидного профиля покрытия при толщине дороги по оси 12 см
	3039,05 
	424,91 
	2588,52 
	311,88 
	25,62 
	48,84 

	(408-9181)
	  Песчано-гравийная смесь или щебеночно-песчаная смесь оптимального гранулометрического состава, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	27-04-003-05
	      непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см
	3656,27 
	265,31 
	3329,96 
	291,90 
	61,00 
	29,71 

	(408-9181)
	  Песчано-гравийная смесь или щебеночно-песчаная смесь оптимального гранулометрического состава, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	27-04-003-06
	      непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, двухслойных нижний слой толщиной  15 см
	3088,47 
	132,61 
	2907,06 
	256,97 
	48,80 
	14,85 

	(408-9181)
	  Песчано-гравийная смесь или щебеночно-песчаная смесь оптимального гранулометрического состава, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	27-04-003-07
	      непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, двухслойных верхний слой толщиной  15 см
	3006,25 
	257,54 
	2687,71 
	238,98 
	61,00 
	28,84 

	(408-9181)
	  Песчано-гравийная смесь или щебеночно-песчаная смесь оптимального гранулометрического состава, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	27-04-003-08
	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07
	79,38 
	0,00 
	79,38 
	6,51 
	0,00 
	 

	(408-9181)
	  Песчано-гравийная смесь или щебеночно-песчаная смесь оптимального гранулометрического состава, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	Подраздел 4.3 ОСНОВАНИЯ И ПОКРЫТИЯ ИЗ ЩЕБЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

   

	Таблица 27-04-005. Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) 

   

	
	Измеритель: 1000 м2 основания

	
	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2):

	27-04-005-01
	      однослойных
	66618,80 
	318,83 
	5288,49 
	659,44 
	61011,48 
	37,29 

	27-04-005-02
	      верхнего слоя двухслойных
	66964,44 
	316,01 
	5636,95 
	681,14 
	61011,48 
	36,96 

	27-04-005-03
	      нижнего слоя двухслойных
	60370,16 
	273,86 
	3598,87 
	450,57 
	56497,43 
	32,03 

	27-04-005-04
	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-005-01, 27-04-005-02, 27-04-005-03
	4006,50 
	0,00 
	243,26 
	30,22 
	3763,24 
	 

	Таблица 27-04-006. Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) 

   

	
	Измеритель: 1000 м2 основания

	
	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2):

	27-04-006-01
	      однослойных
	60285,32 
	316,01 
	4434,30 
	550,80 
	55535,01 
	36,96 

	27-04-006-02
	      верхнего слоя двухслойных
	60630,96 
	313,19 
	4782,76 
	572,80 
	55535,01 
	36,63 

	27-04-006-03
	      нижнего слоя двухслойных
	54605,21 
	283,43 
	3074,77 
	383,30 
	51247,01 
	33,15 

	27-04-006-04
	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-006-01, 27-04-006-02, 27-04-006-03
	3656,47 
	0,00 
	243,26 
	30,22 
	3413,21 
	 

	Таблица 27-04-007. Устройство основания из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) 

   

	
	Измеритель: 1000 м2 основания

	
	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2):

	27-04-007-01
	      однослойных
	59026,33 
	316,01 
	3828,08 
	473,29 
	54882,24 
	36,96 

	27-04-007-02
	      верхнего слоя двухслойных
	59358,67 
	313,19 
	4163,24 
	493,63 
	54882,24 
	36,63 

	27-04-007-03
	      нижнего слоя двухслойных
	53651,33 
	271,46 
	2677,18 
	332,43 
	50702,69 
	31,75 

	27-04-007-04
	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-007-01, 27-04-007-02, 27-04-007-03
	3620,19 
	0,00 
	243,26 
	30,22 
	3376,93 
	 

	Таблица 27-04-008. Расценки для корректировки таблиц 27-04-005, 27-04-006 и 27-04-007 при использовании однослойных и верхнего слоя двухслойных оснований под движение транспорта до полного окончания работ 

   

	
	Измеритель: 1000 м2 основания

	27-04-008-01
	Добавлять к расценкам таблиц 27-04-005, 27-04-006, 27-04-007 на 1000 м2 основания при использовании однослойных и верхнего слоя двухслойных оснований под движение транспорта до полного окончания работ
	3593,58 
	158,00 
	434,78 
	48,36 
	3000,80 
	18,48 

	Таблица 27-04-009. Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм 

   

	
	Измеритель: 1000 м2 основания

	
	Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм:

	27-04-009-01
	      однослойных
	29823,00 
	454,69 
	4405,72 
	495,35 
	24962,59 
	53,18 

	27-04-009-02
	      верхнего слоя двухслойных
	29985,57 
	251,03 
	4771,95 
	519,46 
	24962,59 
	29,36 

	27-04-009-03
	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-009-01, 27-04-009-02
	2327,16 
	5,81 
	278,58 
	30,36 
	2042,77 
	0,68 

	27-04-009-04
	Устройство нижнего слоя двухслойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм
	28193,09 
	242,91 
	3235,53 
	375,35 
	24714,65 
	28,41 

	27-04-009-05
	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценке 27-04-009-04
	2364,17 
	6,41 
	299,55 
	32,66 
	2058,21 
	0,75 

	Таблица 27-04-010. Расценки для корректировки таблицы 27-04-009 при использовании однослойных и верхнего слоя двухслойных оснований под движение транспорта 

   

	
	Измеритель: 1000 м2 основания

	27-04-010-01
	При использовании однослойных и верхнего слоя двухслойных оснований под движение транспорта добавлять к расценкам таблицы 27-04-009 на дополнительную обработку щебнем мелких фракций
	3007,16 
	154,24 
	584,56 
	58,25 
	2268,36 
	18,04 

	Таблица 27-04-011. Устройство оснований из отвальных доменных шлаков 

   

	
	Измеритель: 1000 м2 основания

	
	Устройство оснований из отвальных доменных шлаков:

	27-04-011-01
	      однослойных толщиной 10 см
	16883,93 
	356,65 
	5053,77 
	551,74 
	11473,51 
	43,23 

	27-04-011-02
	      двухслойных толщиной 20 см
	30644,90 
	504,49 
	9271,89 
	1006,05 
	20868,52 
	61,15 

	27-04-011-03
	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-011-01, 27-04-011-02
	997,99 
	5,53 
	104,96 
	10,84 
	887,50 
	0,67 

	Таблица 27-04-012. Устройство покрытий толщиной 15 см при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) 

   

	
	Измеритель: 1000 м2 покрытия

	
	Устройство покрытий толщиной 15 см при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2):

	27-04-012-01
	      однослойных
	70213,23 
	486,68 
	5738,67 
	708,59 
	63987,88 
	55,94 

	27-04-012-02
	      верхнего слоя двухслойных
	70734,94 
	482,33 
	6240,33 
	745,48 
	64012,28 
	55,44 

	27-04-012-03
	      нижнего слоя двухслойных
	60408,05 
	264,25 
	3646,37 
	454,97 
	56497,43 
	32,03 

	27-04-012-04
	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-012-01, 27-04-012-02, 27-04-012-03
	4006,50 
	0,00 
	243,26 
	30,22 
	3763,24 
	 

	Таблица 27-04-013. Устройство покрытий толщиной 15 см при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгc/см2) 

   

	
	Измеритель: 1000 м2 покрытия

	
	Устройство покрытий толщиной 15 см при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгc/см2):

	27-04-013-01
	      однослойных
	63612,60 
	482,33 
	4830,06 
	593,67 
	58300,21 
	55,44 

	27-04-013-02
	      верхнего слоя двухслойных
	63651,80 
	477,98 
	4849,21 
	572,92 
	58324,61 
	54,94 

	27-04-013-03
	      нижнего слоя двухслойных
	54633,53 
	264,25 
	3122,27 
	387,76 
	51247,01 
	32,03 

	27-04-013-04
	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-013-01, 27-04-013-02, 27-04-013-03
	3656,47 
	0,00 
	243,26 
	30,22 
	3413,21 
	 

	Таблица 27-04-014. Устройство покрытий толщиной 15 см при укатке щебня с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгc/см2) 

   

	
	Измеритель: 1000 м2 покрытия

	
	Устройство покрытий толщиной 15 см при укатке щебня с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2):

	27-04-014-01
	      однослойных
	62346,39 
	482,33 
	4156,12 
	508,55 
	57707,94 
	55,44 

	27-04-014-02
	      верхнего слоя двухслойных
	62868,10 
	477,98 
	4657,78 
	544,94 
	57732,34 
	54,94 

	27-04-014-03
	      нижнего слоя двухслойных
	53689,32 
	261,94 
	2724,69 
	336,94 
	50702,69 
	31,75 

	27-04-014-04
	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-014-01, 27-04-014-02, 27-04-014-03
	3620,19 
	0,00 
	243,26 
	30,22 
	3376,93 
	 

	Таблица 27-04-015. Устройство щебеночных оснований, обработанных в верхней части пескоцементной смесью 

   

	
	Измеритель: 1000 м2 основания

	
	Устройство щебеночных оснований, обработанных в верхней части пескоцементной смесью, толщина слоя 18 см с уплотнением:

	27-04-015-01
	      катками на пневмомашинах
	80992,07 
	329,45 
	2343,54 
	251,51 
	78319,08 
	39,22 

	27-04-015-02
	      виброкатками
	82323,55 
	329,45 
	3675,02 
	192,27 
	78319,08 
	39,22 

	27-04-015-03
	Устройство щебеночных оснований, обработанных в верхней части пескоцементной смесью, толщина слоя 20 см с уплотнением кулачковыми катками
	97524,77 
	312,06 
	3001,11 
	372,22 
	94211,60 
	37,15 

	Таблица 27-04-016. Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) 

   

	
	Измеритель: 1000 м2 поверхности

	
	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) под покрытием из сборных железобетонных плит:

	27-04-016-01
	      полосами
	191,59 
	173,04 
	17,40 
	0,00 
	1,15 
	20,6 

	(101-0792)
	  Полотно иглопробивное для дорожного строительства «Дорнит-2», (10 м2)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	27-04-016-02
	      сплошной
	373,33 
	346,08 
	26,10 
	0,00 
	1,15 
	41,2 

	(101-0792)
	  Полотно иглопробивное для дорожного строительства «Дорнит-2», (10 м2)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	27-04-016-03
	      грунт в «обойме»
	1178,41 
	885,44 
	290,67 
	40,05 
	2,30 
	105,41 

	(101-0792)
	  Полотно иглопробивное для дорожного строительства «Дорнит-2», (10 м2)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	
	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне:

	27-04-016-04
	      сплошной
	760,16 
	255,84 
	503,17 
	63,77 
	1,15 
	30,75 

	(101-0792)
	  Полотно иглопробивное для дорожного строительства «Дорнит-2», (10 м2)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	27-04-016-05
	      в «обойме»
	1510,26 
	669,90 
	838,06 
	118,78 
	2,30 
	79,75 

	(101-0792)
	  Полотно иглопробивное для дорожного строительства «Дорнит-2», (10 м2)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	
	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) при укреплении откосов:

	27-04-016-06
	      неподтопляемой
	307,36 
	269,57 
	17,40 
	0,00 
	20,39 
	32,4 

	(101-0792)
	  Полотно иглопробивное для дорожного строительства «Дорнит-2», (10 м2)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	27-04-016-07
	      подтопляемой
	430,45 
	291,98 
	118,08 
	10,16 
	20,39 
	34,76 

	(101-0792)
	  Полотно иглопробивное для дорожного строительства «Дорнит-2», (10 м2)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	Таблица 27-04-017. Устройство теплоизоляционного слоя из пенопласта 

   

	
	Измеритель: 100 м3

	27-04-017-01
	Устройство теплоизоляционного слоя из пенопласта
	192124,68 
	1099,53 
	400,15 
	0,00 
	190625,00 
	128,6 

	(101-0782)
	  Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	Подраздел 4.4 ОСНОВАНИЯ И ПОКРЫТИЯ, УСТРАИВАЕМЫЕ НА КРУТЫХ СКЛОНАХ 

   

	Таблица 27-04-021. Устройство основания из пескоцементной смеси на крутых склонах 

   

	
	Измеритель: 100 м2 основания

	27-04-021-01
	Устройство основания из пескоцементной смеси толщиной 0,18 м на крутых склонах
	8661,15 
	646,21 
	1314,39 
	160,80 
	6700,55 
	55,66 

	27-04-021-02
	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценке 27-04-021-01
	352,31 
	4,61 
	2,24 
	0,27 
	345,46 
	0,51 

	Таблица 27-04-022. Устройство покрытия из цементобетона на крутых склонах 

   

	
	Измеритель: 100 м2 покрытия

	27-04-022-01
	Устройство покрытия из цементобетонной смеси толщиной 0,20 м на крутых склонах
	14852,26 
	707,52 
	1384,10 
	170,15 
	12760,64 
	58,96 

	27-04-022-02
	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценке 27-04-022-01
	623,83 
	4,97 
	3,36 
	0,41 
	615,50 
	0,55 

	Раздел 5. УСТРОЙСТВО МОСТОВЫХ И ПОДЗОРОВ 

   

	Подраздел 5.1 УСТРОЙСТВО МОСТОВЫХ 

   

	Таблица 27-05-001. Устройство мостовых из колотого и булыжного камня по готовому основанию 

   

	
	Измеритель: 1000 м2 покрытия

	27-05-001-01
	Устройство мостовых толщиной 14 см из колотого и булыжного камня по готовому основанию с уплотнением при трех проходах катка
	14992,27 
	5124,79 
	2060,39 
	186,52 
	7807,09 
	552,24 

	(413-9012)
	  Камень, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	27-05-001-02
	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценке 27-05-001-01
	121,42 
	57,07 
	64,35 
	6,76 
	0,00 
	6,15 

	(413-9012)
	  Камень, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	Таблица 27-05-002. Устройство брусчатых и мозаиковых мостовых 

   

	
	Измеритель: 1000 м2 мостовой

	27-05-002-01
	Устройство мостовых брусчатых с заполнением швов битумной мастикой при высоте брусчатки 10 см
	14428,34 
	9860,40 
	2853,34 
	329,40 
	1714,60 
	990 

	(413-9220)
	  Брусчатка, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(131)  
	-  

	
	Устройство мостовых мозаиковых с заполнением швов цементным раствором при высоте мозаиковой шашки:

	27-05-002-02
	      10 см
	19403,19 
	7920,39 
	2382,44 
	232,21 
	9100,36 
	804,1 

	(403-9630)
	  Шашка мозаиковая, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(123)  
	-  

	(413-9220)
	  Брусчатка, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(8)  
	-  

	27-05-002-03
	      12 см
	19428,18 
	7848,38 
	2479,44 
	242,41 
	9100,36 
	796,79 

	(403-9630)
	  Шашка мозаиковая, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(146)  
	-  

	(413-9220)
	  Брусчатка, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(11)  
	-  

	Подраздел 5.2 МОЩЕНЫЕ ПОДЗОРЫ И ОТМОСТКИ 

   

	Таблица 27-05-005. Устройство мощеных подзоров и отмосток толщиной 10 см 

   

	
	Измеритель: 100 м2 подзоров и отмосток

	27-05-005-01
	Устройство мощеных подзоров и отмосток толщиной 10 см
	4510,78 
	662,09 
	869,06 
	77,19 
	2979,63 
	70,51 

	Раздел 6. УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ И ПОКРЫТИЙ 

   

	Подраздел 6.1 ЖЕСТКИЕ ДОРОЖНЫЕ ОДЕЖДЫ 

   

	Таблица 27-06-001. Устройство дорожных покрытий из сборных железобетонных плит 

   

	
	Измеритель: 100 м3 сборных железобетонных плит

	27-06-001-01
	Устройство дорожных покрытий из сборных шестигранных железобетонных плит
	16384,90 
	1956,94 
	13116,64 
	1176,10 
	1311,32 
	213,64 

	(403-9138)
	  Плиты сборные железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	
	Устройство дорожных покрытий из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью:

	27-06-001-02
	      до 3 м2
	11871,56 
	1216,71 
	9743,93 
	818,42 
	910,92 
	136,25 

	(403-9138)
	  Плиты сборные железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	27-06-001-03
	      до 10,5 м2
	12039,82 
	1374,27 
	8909,73 
	650,34 
	1755,82 
	139,52 

	(403-9138)
	  Плиты сборные железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	27-06-001-04
	      свыше 10,5 м2
	11210,59 
	1324,10 
	8325,60 
	639,46 
	1560,89 
	137,64 

	(403-9138)
	  Плиты сборные железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	Таблица 27-06-002. Устройство цементобетонных покрытий, устраиваемых машинами бетоноукладочного комплекта на рельс-формах 

   

	
	Измеритель: 1000 м2 покрытия

	
	Устройство цементобетонных однослойных покрытий механизированным способом с разгрузкой бетона с мостика, толщина слоя:

	27-06-002-01
	      18 см
	122506,07 
	1865,34 
	10340,69 
	1422,08 
	110300,04 
	162,77 

	(204-9001)
	  Арматура, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	27-06-002-02
	      20 см
	134169,99 
	1865,34 
	10341,81 
	1422,21 
	121962,84 
	162,77 

	(204-9001)
	  Арматура, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	
	Устройство цементобетонных однослойных покрытий механизированным способом с разгрузкой бетона со смежной полосы покрытия без применения мостика, толщина слоя:

	27-06-002-03
	      18 см
	119939,66 
	1775,93 
	7863,69 
	1045,44 
	110300,04 
	173,6 

	(204-9001)
	  Арматура, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	27-06-002-04
	      20 см
	131603,58 
	1775,93 
	7864,81 
	1045,57 
	121962,84 
	173,6 

	(204-9001)
	  Арматура, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	
	Устройство цементобетонных однослойных покрытий механизированным способом с разгрузкой бетона с мостика, толщина слоя:

	27-06-002-05
	      22 см
	147013,26 
	1989,69 
	11397,93 
	1575,54 
	133625,64 
	197,39 

	(204-9001)
	  Арматура, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	27-06-002-06
	      24 см
	159259,55 
	1989,69 
	11399,05 
	1575,67 
	145870,81 
	197,39 

	(204-9001)
	  Арматура, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	
	Устройство цементобетонных однослойных покрытий механизированным способом с разгрузкой бетона со смежной полосы покрытия без применения мостика, толщина слоя:

	27-06-002-07
	      22 см
	144015,18 
	1913,42 
	8476,12 
	1131,16 
	133625,64 
	187,04 

	(204-9001)
	  Арматура, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	27-06-002-08
	      24 см
	156261,47 
	1913,42 
	8477,24 
	1131,29 
	145870,81 
	187,04 

	(204-9001)
	  Арматура, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	
	Устройство цементобетонных двухслойных покрытий механизированным способом с разгрузкой бетона с мостика, толщина слоя:

	27-06-002-09
	      18 см
	111579,03 
	1983,80 
	11191,75 
	1547,98 
	98403,48 
	193,92 

	(204-9001)
	  Арматура, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	27-06-002-10
	      20 см
	121308,55 
	1983,80 
	11192,87 
	1548,11 
	108131,88 
	193,92 

	(204-9001)
	  Арматура, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	
	Устройство цементобетонных двухслойных покрытий механизированным способом с разгрузкой бетона со смежной полосы покрытия без применения мостика, толщина слоя:

	27-06-002-11
	      18 см
	108636,09 
	1879,97 
	8352,64 
	1113,86 
	98403,48 
	183,77 

	(204-9001)
	  Арматура, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	27-06-002-12
	      20 см
	118364,49 
	1879,97 
	8352,64 
	1113,86 
	108131,88 
	183,77 

	(204-9001)
	  Арматура, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	
	Устройство цементобетонных двухслойных покрытий механизированным способом с разгрузкой бетона с мостика, толщина слоя:

	27-06-002-13
	      22 см
	132557,03 
	2167,60 
	12498,04 
	1739,76 
	117891,39 
	215,04 

	(204-9001)
	  Арматура, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	27-06-002-14
	      24 см
	142774,43 
	2167,60 
	12501,39 
	1740,16 
	128105,44 
	215,04 

	(204-9001)
	  Арматура, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	
	Устройство цементобетонных двухслойных покрытий механизированным способом с разгрузкой бетона со смежной полосы покрытия без применения мостика, толщина слоя:

	27-06-002-15
	      22 см
	128746,61 
	1986,97 
	8868,25 
	1190,59 
	117891,39 
	197,12 

	(204-9001)
	  Арматура, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	27-06-002-16
	      24 см
	138938,43 
	1986,97 
	8869,12 
	1190,59 
	128082,34 
	197,12 

	(204-9001)
	  Арматура, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	27-06-002-17
	Устройство цементобетонных покрытий однослойных средствами малой механизации, толщина слоя 20 см
	152209,66 
	3050,32 
	4416,48 
	619,62 
	144742,86 
	344,28 

	(204-9001)
	  Арматура, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	27-06-002-18
	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценке 27-06-002-17
	7084,74 
	53,96 
	46,75 
	14,13 
	6984,03 
	6,09 

	(204-9001)
	  Арматура, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	Таблица 27-06-003. Расценки для корректировки таблицы 27-06-002 при устройстве покрытий на высоких насыпях и при невозможности прохода автомашин по обочинам 

   

	
	Измеритель: 1000 м2 покрытия

	
	На высоких насыпях и при невозможности прохода автомашин по обочинам добавлять:

	27-06-003-01
	      к расценкам с 27-06-002-01 по 27-06-002-04
	1048,43 
	137,26 
	911,17 
	127,51 
	0,00 
	16,8 

	27-06-003-02
	      к расценкам с 27-06-002-05 по 27-06-002-08
	1273,29 
	167,49 
	1105,80 
	154,74 
	0,00 
	20,5 

	27-06-003-03
	      к расценкам с 27-06-002-09 по 27-06-002-12
	1161,75 
	152,78 
	1008,97 
	141,19 
	0,00 
	18,7 

	27-06-003-04
	      к расценкам с 27-06-002-13 по 27-06-002-16
	1397,26 
	183,01 
	1214,25 
	169,92 
	0,00 
	22,4 

	Таблица 27-06-004. Расценки для корректировки таблиц 27-06-003 и 27-06-017 при устройстве покрытий и оснований двумя полосами по 3,5–4 м 

   

	
	Измеритель: 1000 м2 покрытия

	27-06-004-01
	При устройстве покрытий и оснований двумя полосами по 3,5-4 м добавлять к расценкам таблиц 27-06-003, 27-06-017
	974,85 
	308,96 
	665,89 
	84,76 
	0,00 
	31,02 

	Таблица 27-06-005. Расценки для корректировки таблицы 27-06-002 (расценки с 27-06-002-01 по 27-06-002-16) при уходе за цементобетонным основанием или покрытием засыпкой песком и поливкой водой 

   

	
	Измеритель: 1000 м2 основания или покрытия

	27-06-005-01
	При уходе за цементобетонным основанием или покрытием засыпкой песком и поливкой водой добавлять к расценкам с 27-06-002-01 по 27-06-002-16
	8233,04 
	838,16 
	3225,52 
	309,82 
	4169,36 
	109,42 

	Таблица 27-06-006. Расценки для корректировки таблицы 27-06-002 при уходе за бетоном пленкообразующими материалами в условиях континентального сухого и жаркого климата 

   

	
	Измеритель: 1000 м2 основания и покрытия

	27-06-006-01
	При уходе за бетоном пленкообразующими материалами в условиях континентального сухого и жаркого климата добавлять к расценкам таблицы 27-06-002
	2803,48 
	597,88 
	0,00 
	0,00 
	2205,60 
	79,4 

	Таблица 27-06-007. Устройство швов в бетоне 

   

	
	Измеритель: 100 м шва

	
	Устройство швов в бетоне:

	27-06-007-01
	      затвердевшем
	2883,29 
	70,13 
	2271,58 
	247,28 
	541,58 
	8,5 

	27-06-007-02
	      свежеуложенном
	807,32 
	84,48 
	688,63 
	37,94 
	34,21 
	9,71 

	Таблица 27-06-008. Устройство шва-стыка в асфальтобетонном покрытии 

   

	
	Измеритель: 100 м шва

	27-06-008-01
	Устройство шва-стыка в асфальтобетонном покрытии
	5897,60 
	187,16 
	5487,33 
	284,18 
	223,11 
	21,89 

	Таблица 27-06-009. Укладка сетки в дорожное покрытие 

   

	
	Измеритель: 1000 м2 покрытия

	27-06-009-01
	Укладка металлической сетки в цементобетонное дорожное покрытие
	133,75 
	118,09 
	15,66 
	0,95 
	0,00 
	12,43 

	(204-9182)
	  Сетка сварная из холоднотянутой проволоки 5 мм, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	27-06-009-02
	Укладка геосетки в асфальтобетонное дорожное покрытие
	2207,93 
	146,21 
	18,52 
	1,08 
	2043,20 
	15,39 

	(101-9066)
	  Геосетка, (м2)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	Таблица 27-06-010. Устройство однослойных покрытий, устраиваемых машинами высокопроизводительного бетоноукладочного комплекта со скользящими формами 

   

	
	Измеритель: 1000 м2 покрытия

	
	Устройство однослойных покрытий, устраиваемых машинами высокопроизводительного бетоноукладочного комплекта со скользящими формами, толщина слоя:

	27-06-010-01
	      20 см
	123694,26 
	280,77 
	2336,24 
	120,71 
	121077,25 
	31,69 

	(204-9001)
	  Арматура, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	27-06-010-02
	      22 см
	135236,27 
	246,49 
	2467,71 
	113,50 
	132522,07 
	27,82 

	(204-9001)
	  Арматура, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	27-06-010-03
	      24 см
	147655,06 
	256,59 
	2644,32 
	121,57 
	144754,15 
	28,96 

	(204-9001)
	  Арматура, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	Таблица 27-06-011. Устройство швов расширения 

   

	
	Измеритель: 1000 м2 покрытия

	27-06-011-01
	Устройство швов расширения
	310,28 
	39,53 
	19,51 
	2,56 
	251,24 
	4,58 

	Таблица 27-06-013. Устройство покрытий средствами малой механизации при примыкании к искусственным сооружениям 

   

	
	Измеритель: 100 м2 покрытия

	
	Устройство покрытий средствами малой механизации при примыкании к искусственным сооружениям, толщина покрытия:

	27-06-013-01
	      20 см
	14752,07 
	596,22 
	554,60 
	201,08 
	13601,25 
	65,09 

	27-06-013-02
	      22 см
	16217,82 
	716,33 
	559,36 
	194,89 
	14942,13 
	79,24 

	27-06-013-03
	      24 см
	17546,64 
	738,12 
	577,88 
	195,82 
	16230,64 
	81,65 

	Таблица 27-06-014. Устройство одиночной шероховатой поверхностной обработки из битумной эмульсии и щебня фракции 5-10 мм с использованием распределителя щебня ЩРД-3,5 и автогудронатора СКД-100 

   

	
	Измеритель: 1000 м2 поверхности

	
	Устройство одиночной шероховатой поверхностной обработки из битумной эмульсии и щебня фракции 5-10 мм с использованием распределителя щебня ЩРД-3,5 и автогудронатора СКД-100 на покрытии:

	27-06-014-01
	      в начальной стадии эксплуатации, при ширине 7 м
	3068,58 
	58,40 
	968,60 
	59,99 
	2041,58 
	6,54 

	(101-9488)
	  Эмульсия битумная дорожная модифицированная, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1,94)  
	-  

	27-06-014-02
	      в начальной стадии эксплуатации, при ширине 7,5 м
	3360,97 
	78,41 
	1240,98 
	76,68 
	2041,58 
	8,78 

	(101-9488)
	  Эмульсия битумная дорожная модифицированная, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1,94)  
	-  

	27-06-014-03
	      в начальной стадии эксплуатации, при ширине 8 м
	3318,94 
	74,48 
	1202,88 
	74,42 
	2041,58 
	8,34 

	(101-9488)
	  Эмульсия битумная дорожная модифицированная, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1,94)  
	-  

	27-06-014-04
	      в начальной стадии эксплуатации, при ширине 9 м
	3208,78 
	67,69 
	1099,51 
	68,07 
	2041,58 
	7,58 

	(101-9488)
	  Эмульсия битумная дорожная модифицированная, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1,94)  
	-  

	27-06-014-05
	      эксплуатируемом и изношенном покрытии, при ширине 7 м
	3075,11 
	58,40 
	975,13 
	60,35 
	2041,58 
	6,54 

	(101-9488)
	  Эмульсия битумная дорожная модифицированная, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(2,32)  
	-  

	27-06-014-06
	      эксплуатируемом и изношенном покрытии, при ширине 7,5 м
	3367,50 
	78,41 
	1247,51 
	77,04 
	2041,58 
	8,78 

	(101-9488)
	  Эмульсия битумная дорожная модифицированная, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(2,32)  
	-  

	27-06-014-07
	      эксплуатируемом и изношенном покрытии, при ширине 8 м
	3325,47 
	74,48 
	1209,41 
	74,84 
	2041,58 
	8,34 

	(101-9488)
	  Эмульсия битумная дорожная модифицированная, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(2,32)  
	-  

	27-06-014-08
	      эксплуатируемом и изношенном покрытии, при ширине 9 м
	3215,31 
	67,69 
	1106,04 
	68,43 
	2041,58 
	7,58 

	(101-9488)
	  Эмульсия битумная дорожная модифицированная, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(2,32)  
	-  

	Таблица 27-06-015. Устройство защитного слоя износа из литых эмульсионно-минеральных смесей 

   

	
	Измеритель: 1000 м2 покрытия

	27-06-015-01
	Устройство защитного слоя износа из литых эмульсионно-минеральных смесей
	4140,96 
	35,83 
	724,01 
	45,76 
	3381,12 
	4,23 

	(101-9132)
	  Эмульсия битумно-катионная, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(2,14)  
	-  

	(101-9540)
	  Цемент, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(101-9724)
	  Аддитивы, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	Подраздел 6.2 НЕЖЕСТКИЕ ДОРОЖНЫЕ ОДЕЖДЫ 

   

	Таблица 27-06-016. Устройство оснований внегородских автомобильных дорог механизированным способом с применением дорожного бетона 

   

	
	Измеритель: 1000 м2 основания

	
	Устройство оснований внегородских автомобильных дорог механизированным способом с применением дорожного бетона при разгрузке с мостика, толщина слоя:

	27-06-016-01
	      16 см
	116114,48 
	1484,87 
	10731,59 
	1479,98 
	103898,02 
	169,12 

	(204-9001)
	  Арматура, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	27-06-016-02
	      18 см
	128786,51 
	1484,87 
	10731,59 
	1479,98 
	116570,05 
	169,12 

	(204-9001)
	  Арматура, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	
	Устройство оснований внегородских автомобильных дорог механизированным способом с применением дорожного бетона при разгрузке со смежной полосы основания без применения мостика, толщина слоя:

	27-06-016-03
	      16 см
	113725,52 
	1448,79 
	8378,71 
	1127,33 
	103898,02 
	163,52 

	(204-9001)
	  Арматура, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	27-06-016-04
	      18 см
	126397,55 
	1448,79 
	8378,71 
	1127,33 
	116570,05 
	163,52 

	(204-9001)
	  Арматура, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	
	Устройство оснований внегородских автомобильных дорог механизированным способом с применением дорожного бетона при разгрузке с мостика, толщина слоя:

	27-06-016-05
	      20 см
	142219,23 
	1607,76 
	11972,82 
	1656,92 
	128638,65 
	184,8 

	(204-9001)
	  Арматура, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	27-06-016-06
	      22 см
	153665,76 
	1607,76 
	11350,75 
	1549,86 
	140707,25 
	184,8 

	(204-9001)
	  Арматура, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	
	Устройство оснований внегородских автомобильных дорог механизированным способом с применением дорожного бетона при разгрузке со смежной полосы основания без применения мостика, толщина слоя:

	27-06-016-07
	      20 см
	138684,87 
	1577,79 
	8468,43 
	1118,12 
	128638,65 
	178,08 

	(204-9001)
	  Арматура, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	27-06-016-08
	      22 см
	150753,47 
	1577,79 
	8468,43 
	1118,12 
	140707,25 
	178,08 

	(204-9001)
	  Арматура, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	
	Устройство оснований внегородских автомобильных дорог механизированным способом с применением дорожного бетона низких марок (тощего):

	27-06-016-09
	      профилировщиками, толщина слоя 16 см
	87954,03 
	1035,04 
	7464,12 
	908,70 
	79454,87 
	118,97 

	27-06-016-10
	      автогрейдерами, толщина слоя 16 см
	78010,71 
	371,31 
	1830,43 
	222,57 
	75808,97 
	42,29 

	27-06-016-11
	При изменении толщины слоя на каждый 1,0 см добавлять (уменьшать) к расценке 27-06-016-10
	84,92 
	23,18 
	27,75 
	2,98 
	33,99 
	2,64 

	(401-9015)
	  Бетон жесткий (малоцементный) укатываемый, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(12,13)  
	-  

	Таблица 27-06-017. Устройство оснований городских проездов 

   

	
	Измеритель: 1000 м2 основания

	27-06-017-01
	Устройство оснований городских проездов толщиной слоя 16 см
	105158,00 
	2763,66 
	2533,96 
	310,96 
	99860,38 
	301,71 

	27-06-017-02
	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять к расценке 27-06-017-01
	6143,47 
	51,66 
	4,85 
	0,27 
	6086,96 
	5,64 

	27-06-017-03
	Устройство оснований  городских проездов из жесткого (малоцементного)  укатываемого бетона толщиной 16 см
	10267,10 
	2499,86 
	3908,06 
	484,43 
	3859,18 
	272,91 

	(401-9015)
	  Бетон жесткий (малоцементный) укатываемый, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(194)  
	-  

	27-06-017-04
	При изменении толщины слоя на каждый 1,0 см добавлять (уменьшать) к расценке 27-06-017-03
	94,01 
	46,72 
	4,85 
	0,27 
	42,44 
	5,1 

	(401-9015)
	  Бетон жесткий (малоцементный) укатываемый, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(12,1)  
	-  

	Таблица 27-06-018. Устройство оснований и покрытий из черного щебня 

   

	
	Измеритель: 1000 м2

	
	Устройство покрытия из черного щебня толщиной 6 см с плотностью каменных материалов:

	27-06-018-01
	      2,5-2,9 т/м3
	41153,23 
	545,07 
	3171,74 
	313,23 
	37436,42 
	56,66 

	27-06-018-02
	      3 т/м3 и более
	47288,44 
	545,07 
	3171,74 
	313,23 
	43571,63 
	56,66 

	
	Устройство основания из черного щебня толщиной 6 см с плотностью каменных материалов:

	27-06-018-03
	      2,5-2,9 т/м3
	37593,80 
	440,88 
	2327,66 
	223,91 
	34825,26 
	45,83 

	27-06-018-04
	      3 т/м3 и более
	43402,81 
	440,88 
	2327,66 
	223,91 
	40634,27 
	45,83 

	Таблица 27-06-019. Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей 

   

	
	Измеритель: 1000 м2 покрытия

	
	Устройство покрытия толщиной 3 см из холодных асфальтобетонных смесей:

	27-06-019-01
	      типа БХ
	37866,88 
	451,51 
	874,91 
	84,24 
	36540,46 
	50,96 

	27-06-019-02
	      типа ВХ
	37561,25 
	451,51 
	874,91 
	84,24 
	36234,83 
	50,96 

	27-06-019-03
	      типа ДХ
	36491,55 
	451,51 
	874,91 
	84,24 
	35165,13 
	50,96 

	
	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия из холодных асфальтобетонных смесей добавлять или исключать:

	27-06-019-04
	      к расценке 27-06-019-01
	6089,24 
	12,05 
	0,69 
	0,00 
	6076,50 
	1,36 

	27-06-019-05
	      к расценке 27-06-019-02
	6038,30 
	12,05 
	0,69 
	0,00 
	6025,56 
	1,36 

	27-06-019-06
	      к расценке 27-06-019-03
	5885,49 
	12,05 
	0,69 
	0,00 
	5872,75 
	1,36 

	Таблица 27-06-020. Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей 

   

	
	Измеритель: 1000 м2 покрытия

	
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов:

	27-06-020-01
	      2,5-2,9 т/м3
	60695,33 
	386,06 
	2389,34 
	263,49 
	57919,93 
	38,3 

	27-06-020-02
	      3 т/м3 и более
	61970,96 
	386,06 
	2389,34 
	263,49 
	59195,56 
	38,3 

	
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернинистых типа АБ, плотность каменных материалов:

	27-06-020-03
	      2,5-2,9 т/м3
	56486,88 
	386,06 
	2389,34 
	263,49 
	53711,48 
	38,3 

	27-06-020-04
	      3 т/м3 и более
	61736,36 
	386,06 
	2389,34 
	263,49 
	58960,96 
	38,3 

	27-06-020-05
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных песчаных типа ГД, плотность каменных материалов 2,5-2,9-3 т/м3
	57105,76 
	386,06 
	2389,34 
	263,49 
	54330,36 
	38,3 

	
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов:

	27-06-020-06
	      2,5-2,9 т/м3
	61429,19 
	386,06 
	2383,37 
	263,08 
	58659,76 
	38,3 

	27-06-020-07
	      3 т/м3 и более
	65191,57 
	386,06 
	2383,37 
	263,08 
	62422,14 
	38,3 

	
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов:

	27-06-020-08
	      2,5-2,9 т/м3
	62418,60 
	386,06 
	2395,05 
	263,77 
	59637,49 
	38,3 

	27-06-020-09
	      3 т/м3 и более
	66200,09 
	386,06 
	2395,05 
	263,77 
	63418,98 
	38,3 

	
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых крупнозернистых, плотность каменных материалов:

	27-06-020-10
	      2,5-2,9 т/м3
	53313,52 
	386,06 
	2395,05 
	263,77 
	50532,41 
	38,3 

	27-06-020-11
	      3 т/м3 и более
	57788,06 
	386,06 
	2395,05 
	263,77 
	55006,95 
	38,3 

	
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых мелкозернистых, плотность каменных материалов:

	27-06-020-12
	      2,5-2,9 т/м3
	53753,27 
	386,06 
	2395,05 
	263,77 
	50972,16 
	38,3 

	27-06-020-13
	      3 т/м3 и более
	58248,32 
	386,06 
	2395,05 
	263,77 
	55467,21 
	38,3 

	27-06-020-14
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых песчаных, плотность каменных материалов 2,5-2,9-3 т/м3
	53760,83 
	386,06 
	2395,05 
	263,77 
	50979,72 
	38,3 

	Таблица 27-06-021. Расценки для корректировки таблицы 27-06-020 при изменении толщины покрытия на 0,5 см 

   

	
	Измеритель: 1000 м2 покрытия

	
	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать:

	27-06-021-01
	      к расценке 27-06-020-01
	7236,22 
	0,91 
	3,10 
	0,00 
	7232,21 
	0,09 

	27-06-021-02
	      к расценке 27-06-020-02
	7409,48 
	0,91 
	2,92 
	0,00 
	7405,65 
	0,09 

	27-06-021-03
	      к расценке 27-06-020-03
	6709,01 
	0,91 
	2,92 
	0,00 
	6705,18 
	0,09 

	27-06-021-04
	      к расценке 27-06-020-04
	7322,43 
	0,91 
	2,92 
	0,00 
	7318,60 
	0,09 

	27-06-021-05
	      к расценке 27-06-020-05
	6794,17 
	0,91 
	2,92 
	0,00 
	6790,34 
	0,09 

	27-06-021-06
	      к расценке 27-06-020-06
	7353,27 
	0,91 
	2,92 
	0,00 
	7349,44 
	0,09 

	27-06-021-07
	      к расценке 27-06-020-07
	7840,37 
	0,91 
	59,68 
	0,00 
	7779,78 
	0,09 

	27-06-021-08
	      к расценке 27-06-020-08
	7413,69 
	0,91 
	0,00 
	0,00 
	7412,78 
	0,09 

	27-06-021-09
	      к расценке 27-06-020-09
	7910,49 
	0,91 
	0,00 
	0,00 
	7909,58 
	0,09 

	27-06-021-10
	      к расценке 27-06-020-10
	6269,73 
	0,91 
	0,00 
	0,00 
	6268,82 
	0,09 

	27-06-021-11
	      к расценке 27-06-020-11
	6849,98 
	0,91 
	0,00 
	0,00 
	6849,07 
	0,09 

	27-06-021-12
	      к расценке 27-06-020-12
	6324,69 
	0,91 
	0,00 
	0,00 
	6323,78 
	0,09 

	27-06-021-13
	      к расценке 27-06-020-13
	6907,33 
	0,91 
	0,00 
	0,00 
	6906,42 
	0,09 

	27-06-021-14
	      к расценке 27-06-020-14
	6353,68 
	0,91 
	0,00 
	0,00 
	6352,77 
	0,09 

	Таблица 27-06-022. Поверхностная обработка покрытий органическими вяжущими 

   

	
	Измеритель: 1000 м2 покрытия

	27-06-022-01
	Двойная поверхностная обработка новых щебеночных (гравийных) покрытий битумом с применением щебня
	19548,80 
	244,44 
	1370,90 
	170,69 
	17933,46 
	27,04 

	
	Двойная поверхностная обработка существующих малоизношенных щебеночных (гравийных) покрытий битумом с применением щебня:

	27-06-022-02
	      с нормальной поверхностью
	22442,93 
	246,16 
	1421,97 
	178,27 
	20774,80 
	27,23 

	27-06-022-03
	      с деформированной поверхностью
	19156,89 
	283,49 
	1829,98 
	223,95 
	17043,42 
	31,36 

	
	Тройная поверхностная обработка битумом с применением щебня:

	27-06-022-04
	      существующих сильно изношенных щебеночных (гравийных) покрытий и мостовых с нормальной поверхностью
	22823,51 
	290,55 
	1969,79 
	241,76 
	20563,17 
	32,14 

	27-06-022-05
	      мостовых с деформированной поверхностью
	28772,77 
	293,62 
	2070,90 
	256,61 
	26408,25 
	32,48 

	27-06-022-06
	Двойная поверхностная обработка песчано-гравийной смесью
	12563,08 
	251,13 
	1422,81 
	178,48 
	10889,14 
	27,78 

	27-06-022-07
	Одиночная поверхностная обработка усовершенствованных покрытий битумом с применением щебня
	6913,62 
	149,31 
	700,12 
	87,19 
	6064,19 
	16,72 

	
	Одиночная поверхностная обработка усовершенствованных покрытий битумом с применением черного щебня, плотность каменных материалов:

	27-06-022-08
	      2,5-2,9 т/м3
	7851,54 
	214,77 
	949,45 
	92,20 
	6687,32 
	24,05 

	27-06-022-09
	      3 т/м3 и более
	8669,16 
	214,77 
	949,45 
	92,20 
	7504,94 
	24,05 

	27-06-022-10
	Двойная поверхностная обработка усовершенствованных покрытий битумом с применением щебня
	14819,14 
	191,38 
	1290,10 
	158,58 
	13337,66 
	21,17 

	
	Двойная поверхностная обработка усовершенствованных покрытий битумом с применением черного щебня, плотность каменных материалов:

	27-06-022-11
	      2,5-2,9 т/м3
	16418,07 
	317,64 
	1756,69 
	165,38 
	14343,74 
	35,57 

	27-06-022-12
	      3 т/м3 и более
	18216,09 
	317,64 
	1756,69 
	165,38 
	16141,76 
	35,57 

	Таблица 27-06-023. Поверхностная обработка с применением мытого щебня 

   

	
	Измеритель: 1000 м2 покрытия

	27-06-023-01
	Поверхностная обработка битумной эмульсией с применением мытого щебня
	4926,29 
	163,51 
	706,72 
	95,48 
	4056,06 
	18,31 

	(408-9100)
	  Щебень мытый, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(11,5)  
	-  

	Таблица 27-06-024. Укладка, полупропитка и пропитка щебеночных оснований и покрытий 

   

	
	Измеритель: 1000 м2 покрытия и основания

	
	Укладка и полупропитка с применением битума:

	27-06-024-01
	      щебеночных покрытий толщиной 5 см
	36696,88 
	552,84 
	2152,62 
	275,38 
	33991,42 
	64,06 

	27-06-024-02
	      щебеночных оснований толщиной 5 см
	30585,15 
	501,66 
	1953,83 
	248,70 
	28129,66 
	58,13 

	27-06-024-03
	На каждый 1 см изменения толщины щебеночных покрытий или оснований добавлять или исключать к расценкам 27-06-024-01, 27-06-024-02
	5463,66 
	2,76 
	97,62 
	14,60 
	5363,28 
	0,32 

	27-06-024-04
	Укладка и пропитка с применением битума щебеночных покрытий толщиной 8 см
	56209,32 
	578,56 
	2696,40 
	346,31 
	52934,36 
	67,04 

	27-06-024-05
	На каждый 1 см изменения толщины щебеночных покрытий добавлять или исключать к расценке 27-06-004-04
	5910,66 
	4,14 
	111,51 
	18,12 
	5795,01 
	0,48 

	27-06-024-06
	Укладка и пропитка с применением битума щебеночных оснований толщиной 8 см
	47501,16 
	496,23 
	2382,70 
	309,20 
	44622,23 
	57,5 

	27-06-024-07
	На каждый 1 см изменения толщины щебеночных оснований добавлять или исключать к расценке 27-06-024-06
	4830,19 
	2,76 
	88,02 
	13,60 
	4739,41 
	0,32 

	27-06-024-08
	Укладка и полупропитка с применением битумной эмульсии щебеночных покрытий или оснований толщиной 5 см
	45151,82 
	549,58 
	2422,97 
	323,32 
	42179,27 
	63,17 

	27-06-024-09
	На каждый 1 см изменения толщины щебеночных покрытий или оснований добавлять или исключать к расценке 27-06-024-08
	6463,76 
	3,65 
	108,48 
	17,11 
	6351,63 
	0,42 

	27-06-024-10
	Укладка и пропитка с применением битумной эмульсии щебеночных покрытий или оснований толщиной 8 см
	60966,51 
	542,71 
	3244,12 
	440,08 
	57179,68 
	62,38 

	27-06-024-11
	На каждый 1 см изменения толщины щебеночных покрытий или оснований добавлять или исключать к расценке 27-06-024-10
	6267,46 
	4,35 
	110,21 
	17,87 
	6152,90 
	0,5 

	Таблица 27-06-025. Устройство оснований из готовой цементогрунтовой смеси толщиной 16 см с применением профилировщиков со скользящими формами 

   

	
	Измеритель: 1000 м2 основания

	27-06-025-01
	Устройство оснований из готовой цементогрунтовой смеси толщиной 16 см, приготовленной из песчаных, супесчаных грунтов, с применением профилировщиков со скользящими формами
	9860,99 
	275,72 
	5528,29 
	305,94 
	4056,98 
	31,12 

	(407-9030)
	  Смесь цементо-грунтовая, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	Таблица 27-06-026. Розлив вяжущих материалов 

   

	
	Измеритель: 1 т

	27-06-026-01
	Розлив вяжущих материалов
	1575,72 
	0,00 
	43,50 
	7,66 
	1532,22 
	 

	Таблица 27-06-027. Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси 

   

	
	Измеритель: 100 м3 добавок в рыхлом состоянии

	27-06-027-01
	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси
	11757,52 
	0,00 
	498,76 
	53,05 
	11258,76 
	 

	Таблица 27-06-028. Распределение порошкообразных добавок 

   

	
	Измеритель: 100 т сухих добавок

	
	Распределение порошкообразных добавок:

	27-06-028-01
	      фрезами
	64363,08 
	282,89 
	27328,76 
	1412,61 
	36751,43 
	35,45 

	27-06-028-02
	      автогрейдерами
	46020,10 
	282,89 
	8985,78 
	568,10 
	36751,43 
	35,45 

	Таблица 27-06-029. Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей с применением асфальтоукладчика «Титан-325» и перегружателя «Шаттл-Багги SB-2500С» 

   

	
	Измеритель: 1000 м2 покрытия

	
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа А,Б,В, плотность каменных материалов:

	27-06-029-01
	      2,5-2,9 т/м3
	72801,89 
	191,08 
	8881,95 
	349,26 
	63728,86 
	20,86 

	27-06-029-02
	      3 т/м3 и более
	72915,57 
	191,08 
	8881,95 
	349,26 
	63842,54 
	20,86 

	
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых,  плотность каменных материалов:

	27-06-029-03
	      2,5-2,9 т/м3
	71927,65 
	191,08 
	8881,95 
	349,26 
	62854,62 
	20,86 

	27-06-029-04
	      3 т/м3 и более
	76547,71 
	191,08 
	8881,95 
	349,26 
	67474,68 
	20,86 

	Таблица 27-06-030. Расценки для корректировки таблицы 27-06-029 при изменении толщины слоя на 0,5 см 

   

	
	Измеритель: 1000 м2 покрытия

	
	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать:

	27-06-030-01
	      к расценке 27-06-029-01
	8187,36 
	3,45 
	293,11 
	10,35 
	7890,80 
	0,35 

	27-06-030-02
	      к расценке 27-06-029-02
	8177,62 
	3,45 
	293,11 
	10,35 
	7881,06 
	0,35 

	27-06-030-03
	      к расценке 27-06-029-03
	8052,68 
	3,45 
	293,11 
	10,35 
	7756,12 
	0,35 

	27-06-030-04
	      к расценке 27-06-029-04
	8628,57 
	3,45 
	293,11 
	10,35 
	8332,01 
	0,35 

	Раздел 7. ДОРОЖКИ И ТРОТУАРЫ 

   

	Таблица 27-06-031. Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками типа «VOGELE» 

   

	
	Измеритель: 1000 м2

	
	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками  типа  «VOGELE» средних типоразмеров при ширине укладки:

	27-06-031-01
	      до 6 м и толщиной слоя 4 см
	5951,22 
	161,81 
	4732,99 
	134,47 
	1056,42 
	16,63 

	(410-9010)
	  Смесь асфальтобетонная, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	27-06-031-02
	      более 6 м и толщиной слоя 4 см
	4749,11 
	146,34 
	3100,07 
	99,97 
	1502,70 
	15,04 

	(410-9010)
	  Смесь асфальтобетонная, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	Таблица 27-06-032. Расценки для корректировки таблицы 27-06-031 

   

	
	Измеритель: 1000 м2

	
	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать:

	27-06-032-01
	      к расценке 27-06-031-01
	269,58 
	5,05 
	264,53 
	7,27 
	0,00 
	0,58 

	(410-9010)
	  Смесь асфальтобетонная, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	27-06-032-02
	      к расценке 27-06-031-02
	181,20 
	2,52 
	178,68 
	5,41 
	0,00 
	0,29 

	(410-9010)
	  Смесь асфальтобетонная, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	Таблица 27-06-033. Устройство дорожного покрытия средней толщиной 8 см комплексом "REMIXER" методом регенерации 

   

	
	Измеритель: 1000 м2

	27-06-033-01
	Устройство дорожного покрытия средней толщиной 8 см комплексом "REMIXER" методом регенерации на месте старого асфальтобетона слоем 3 см с добавлением слоя 5 см горячей асфальтобетонной смеси
	13501,64 
	440,99 
	13044,41 
	372,42 
	16,24 
	47,52 

	(101-9010)
	  Битум, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,445)  
	-  

	(410-9010)
	  Смесь асфальтобетонная, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	27-06-033-02
	На каждые 0,5 см изменения толщины регенерируемого слоя  добавлять или исключать к расценке 27-06-033-01
	698,92 
	8,96 
	689,96 
	14,51 
	0,00 
	1,02 

	(410-9010)
	  Смесь асфальтобетонная, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	Таблица 27-06-034. Устройство покрытия толщиной 4 см из литой асфальтобетонной смеси на проезжей части мостовых сооружений 

   

	
	Измеритель: 100 м2

	27-06-034-01
	Устройство покрытия толщиной 4 см из литой асфальтобетонной смеси на проезжей части мостовых сооружений
	15975,13 
	123,57 
	1986,80 
	63,14 
	13864,76 
	13,49 

	(410-9121)
	  Щебень черный горячий, фракция 5-10 мм, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	27-06-034-02
	При изменении толщины слоя на 0,5 см добавлять или исключать к расценке 27-06-034-01
	1831,99 
	8,34 
	153,71 
	3,12 
	1669,94 
	0,91 

	Таблица 27-06-035. Подгрунтовочные работы путем розлива битумной эмульсии с применением автогудронатора на базе Volvo FEE 42R 

   

	
	Измеритель: 1 т

	27-06-035-01
	Подгрунтовочные работы путем розлива битумной эмульсии с применением автогудронатора на базе Volvo FEE 42R
	2442,92 
	0,00 
	135,72 
	4,38 
	2307,20 
	 

	Таблица 27-06-036. Санация трещин в асфальтобетонном покрытии битумно-герметизирующей мастикой с применением комплекта машин для разделки трещин "PCR-25" и плавильно-заливочной машины "MAGMA 110 DH" 

   

	
	Измеритель: 100 м трещин

	27-06-036-01
	Санация трещин в асфальтобетонном покрытии битумно-герметизирующей мастикой с применением комплекта машин для разделки трещин "PCR-25" и плавильно-заливочной машины "MAGMA 110 DH"
	1491,61 
	51,19 
	920,06 
	74,52 
	520,36 
	5,83 

	Таблица 27-06-037. Санация трещин в асфальтобетонном покрытии битумно-герметизирующей мастикой с применением импортного комплекта машин для разделки трещин "PCR-25" и плавильно-заливочной машины "MAGMA 110 DHС" 

   

	
	Измеритель: 100 м трещин

	27-06-037-01
	Санация трещин в асфальтобетонном покрытии битумно-герметизирующей мастикой с применением импортного комплекта машин для разделки трещин "PCR-25" и плавильно-заливочной машины "MAGMA 110 DHС"
	1554,11 
	59,88 
	977,22 
	79,83 
	517,01 
	6,82 

	Таблица 27-06-040. Регенерация дорожного полотна с применением дорожной фрезы RX-700 ROADTEC с добавлением битумной эмульсии 

   

	
	Измеритель: 1000 м2 покрытия

	
	Регенерация дорожного полотна с применением дорожной фрезы RX-700 ROADTEC с добавлением битумной эмульсии:

	27-06-040-01
	      на глубину 20 см
	21120,14 
	347,78 
	20694,61 
	399,30 
	77,75 
	39,61 

	(101-1797)
	  Эмульсия битумно-дорожная, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	27-06-040-02
	      на каждый сантиметр изменения глубины регенерации добавлять или исключать к расценке 27-06-040-01
	855,27 
	4,04 
	850,62 
	18,00 
	0,61 
	0,46 

	(101-1797)
	  Эмульсия битумно-дорожная, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	Таблица 27-06-041. Устройство швов сопряжения верхнего слоя основания или нижнего слоя покрытия из асфальтогранулобетонной смеси типа Э с применением асфальтоукладчика «TITAN-325» 

   

	
	Измеритель: 1000 м2

	
	Устройство швов сопряжения верхнего слоя основания или нижнего слоя покрытия из асфальтогранулобетонной смеси типа Э с применением асфальтоукладчика «TITAN-325»:

	27-06-041-01
	      на толщину 10 см
	13978,72 
	389,59 
	11486,51 
	505,10 
	2102,62 
	41,49 

	27-06-041-02
	      на каждый сантиметр изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-041-01
	754,14 
	13,43 
	740,71 
	26,53 
	0,00 
	1,43 

	Таблица 27-06-042. Дробление и регенерация дорожного полотна перемешиванием смеси с применением дорожной фрезы RX-700 ROADTEC с добавлением минеральных добавок (щебень, гравий) 

   

	
	Измеритель: 1000 м2 покрытия

	
	Дробление и регенерация дорожного полотна перемешиванием смеси с применением дорожной фрезы RX-700 ROADTEC с добавлением минеральных добавок (щебень, гравий):

	27-06-042-01
	      на глубину 20 см
	42001,98 
	362,46 
	22730,19 
	533,72 
	18909,33 
	40,91 

	(101-1797)
	  Эмульсия битумно-дорожная, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	27-06-042-02
	      на каждый сантиметр изменения глубины дробления и регенерации добавлять или исключать к расценке 27-06-042-01
	1720,78 
	5,23 
	770,37 
	17,37 
	945,18 
	0,59 

	(101-1797)
	  Эмульсия битумно-дорожная, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	Таблица 27-07-001. Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров 

   

	
	Измеритель: 100 м2 покрытия

	27-07-001-01
	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см
	3291,92 
	147,12 
	26,53 
	0,57 
	3118,27 
	15,12 

	27-07-001-02
	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01
	534,46 
	22,57 
	3,24 
	0,00 
	508,65 
	2,32 

	
	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров двухслойных:

	27-07-001-03
	      нижний слой из крупнозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 4,5 см
	4722,11 
	102,92 
	31,98 
	0,27 
	4587,21 
	10,21 

	27-07-001-04
	      верхний слой из песчаной асфальтобетонной смеси толщиной 3 см
	3216,34 
	102,92 
	22,72 
	0,27 
	3090,70 
	10,21 

	Таблица 27-07-002. Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня 

   

	
	Измеритель: 100 м2 дорожек и тротуаров

	27-07-002-01
	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня
	3538,95 
	232,49 
	287,03 
	35,03 
	3019,43 
	26,24 

	27-07-002-02
	На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01
	274,26 
	4,78 
	9,60 
	1,01 
	259,88 
	0,54 

	Таблица 27-07-003. Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов 

   

	
	Измеритель: 100 м2 тротуара

	
	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов:

	27-07-003-01
	      цементным раствором
	8243,06 
	426,82 
	236,43 
	5,56 
	7579,81 
	49,92 

	27-07-003-02
	      песком
	9685,78 
	362,52 
	214,25 
	5,66 
	9109,01 
	42,4 

	Таблица 27-07-004. Устройство деревянных тротуаров 

   

	
	Измеритель: 100 м2 тротуара

	27-07-004-01
	Устройство деревянных тротуаров
	6226,95 
	489,15 
	299,39 
	17,34 
	5438,41 
	56,68 

	Таблица 27-07-005. Устройство покрытий из тротуарной плитки 

   

	
	Измеритель: 10 м2

	
	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2:

	27-07-005-01
	      40 шт.
	122,98 
	104,58 
	15,15 
	0,65 
	3,25 
	10,5 

	(403-9137)
	  Плитка тротуарная, (м2)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(10,2)  
	-  

	27-07-005-02
	      55 шт.
	139,11 
	120,71 
	15,15 
	0,65 
	3,25 
	11,8 

	(403-9137)
	  Плитка тротуарная, (м2)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(10,2)  
	-  

	27-07-005-03
	      90 шт.
	209,75 
	191,35 
	15,15 
	0,65 
	3,25 
	17,9 

	(403-9137)
	  Плитка тротуарная, (м2)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(10,2)  
	-  

	
	Измеритель: 1 м реза

	
	Резка тротуарной плитки толщиной 70 мм:

	27-07-005-04
	      на отрезном станке
	24,32 
	4,53 
	9,55 
	1,69 
	10,24 
	0,39 

	27-07-005-05
	      угловой шлифовальной машинкой
	16,67 
	5,95 
	0,48 
	0,00 
	10,24 
	0,59 

	
	Добавлять (уменьшать) на каждые 10 мм:

	27-07-005-06
	      к расценке 27-07-005-04
	3,61 
	0,23 
	1,19 
	0,21 
	2,19 
	0,02 

	27-07-005-07
	      к расценке 27-07-005-05
	1,94 
	0,40 
	0,08 
	0,00 
	1,46 
	0,04 

	Таблица 27-07-006. Устройство покрытия дорожек и тротуаров из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками типа «VOGELE» малых типоразмеров 

   

	
	Измеритель: 1000 м2

	27-07-006-01
	Устройство покрытия дорожек и тротуаров из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками  типа  «VOGELE» малых типоразмеров толщиной слоя 4 см
	4737,44 
	178,74 
	4556,46 
	134,47 
	2,24 
	18,58 

	(101-9010)
	  Битум, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,65)  
	-  

	(410-9010)
	  Смесь асфальтобетонная, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	27-07-006-02
	При изменении толщины слоя покрытия на 0,5 см добавлять или исключать к расценке 27-07-006-01
	238,07 
	5,83 
	232,24 
	5,30 
	0,00 
	0,67 

	(410-9010)
	  Смесь асфальтобетонная, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	Таблица 27-07-007. Устройство внутриквартальных щебеночных дорожек и площадок из щебня 

   

	
	Измеритель: 100 м2

	
	Устройство внутриквартальных щебеночных дорожек и площадок из щебня марки:

	27-07-007-01
	      600 толщиной слоя до 12 см
	4746,22 
	126,32 
	277,85 
	24,81 
	4342,05 
	15,97 

	27-07-007-02
	      1200 толщиной слоя до 12 см
	5072,83 
	126,32 
	277,85 
	24,81 
	4668,66 
	15,97 

	27-07-007-03
	      1200 толщиной слоя до 15 см
	6314,00 
	150,76 
	328,98 
	29,04 
	5834,26 
	19,06 

	27-07-007-04
	      1200 толщиной слоя до 18 см
	7529,60 
	175,21 
	354,54 
	31,17 
	6999,85 
	22,15 

	27-07-007-05
	      1200 толщиной слоя до 22 см
	9147,97 
	203,68 
	390,32 
	34,15 
	8553,97 
	25,75 

	Таблица 27-07-008. Устройство покрытий из гранитных плит тротуаров 

   

	
	Измеритель: 100 м2

	
	Устройство покрытий из гранитных плит тротуаров:

	27-07-008-01
	      шириной до 2,5 м и толщиной 80-120 мм при количестве плит на 1 м2 до 4 шт.
	7516,81 
	2579,23 
	4932,70 
	611,77 
	4,88 
	265,08 

	(101-9427)
	  Диск отрезной алмазный, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(2,28)  
	-  

	(402-9002)
	  Пескоцементная смесь, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(11,1)  
	-  

	(412-9176)
	  Плиты гранитные, (м2)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	27-07-008-02
	      шириной до 2,5 м и толщиной 80-120 мм при количестве плит на 1 м2 более 4 шт.
	8879,63 
	2984,09 
	5890,56 
	713,11 
	4,98 
	306,69 

	(101-9427)
	  Диск отрезной алмазный, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(2,26)  
	-  

	(402-9002)
	  Пескоцементная смесь, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(11,3)  
	-  

	(412-9176)
	  Плиты гранитные, (м2)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	27-07-008-03
	      шириной более 2,5 м и толщиной 80-120 мм при количестве плит на 1 м2 до 4 шт.
	15608,96 
	2433,47 
	13170,61 
	551,31 
	4,88 
	250,1 

	(101-9427)
	  Диск отрезной алмазный, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1,54)  
	-  

	(402-9002)
	  Пескоцементная смесь, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(11,1)  
	-  

	(412-9176)
	  Плиты гранитные, (м2)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	27-07-008-04
	      шириной более 2,5 м и толщиной 80-120 мм при количестве плит на 1 м2 более 4 шт.
	18639,41 
	2836,59 
	15797,89 
	641,76 
	4,93 
	291,53 

	(101-9427)
	  Диск отрезной алмазный, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1,53)  
	-  

	(402-9002)
	  Пескоцементная смесь, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(11,3)  
	-  

	(412-9176)
	  Плиты гранитные, (м2)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	27-07-008-05
	      шириной до 2,5 м и толщиной 130-150 мм при количестве плит на 1 м2 до 4 шт.
	8380,60 
	2837,07 
	5538,58 
	715,55 
	4,95 
	291,58 

	(101-9427)
	  Диск отрезной алмазный, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(3,19)  
	-  

	(402-9002)
	  Пескоцементная смесь, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(11,3)  
	-  

	(412-9176)
	  Плиты гранитные, (м2)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	27-07-008-06
	      шириной до 2,5 м и толщиной 130-150 мм при количестве плит на 1 м2 более 4 шт.
	9596,22 
	3231,92 
	6359,22 
	801,96 
	5,08 
	332,16 

	(101-9427)
	  Диск отрезной алмазный, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(3,17)  
	-  

	(402-9002)
	  Пескоцементная смесь, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(11,5)  
	-  

	(412-9176)
	  Плиты гранитные, (м2)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	27-07-008-07
	      шириной более 2,5 м и толщиной 130-150 мм при количестве плит на 1 м2 до 4 шт.
	16947,12 
	2622,14 
	14320,05 
	630,50 
	4,93 
	269,49 

	(101-9427)
	  Диск отрезной алмазный, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(2,15)  
	-  

	(402-9002)
	  Пескоцементная смесь, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(11,5)  
	-  

	(412-9176)
	  Плиты гранитные, (м2)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	27-07-008-08
	      шириной более 2,5 м и толщиной 130-150 мм при количестве плит на 1 м2 более 4 шт.
	19968,17 
	3025,45 
	16937,69 
	721,72 
	5,03 
	310,94 

	(101-9427)
	  Диск отрезной алмазный, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(2,14)  
	-  

	(402-9002)
	  Пескоцементная смесь, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(11,5)  
	-  

	(412-9176)
	  Плиты гранитные, (м2)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	Раздел 8. УКРЕПИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОСЫ У КРАЕВ ДОРОЖНЫХ ПОКРЫТИЙ И УКРЕПЛЕНИЕ ОБОЧИН 

   

	Таблица 27-08-001. Устройство укрепительных полос и укрепление обочин 

   

	
	Измеритель: 1000 м2 покрытия полосы и обочин

	27-08-001-01
	Устройство укрепительных полос из асфальтобетона шириной 0,5 и 0,75 м, толщиной 5 см
	77140,16 
	886,10 
	4617,37 
	592,38 
	71636,69 
	92,11 

	27-08-001-02
	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценке 27-08-001-01
	13243,53 
	79,27 
	0,98 
	0,10 
	13163,28 
	8,24 

	27-08-001-03
	Устройство укрепительных полос из черного щебня шириной 0,5 и 0,75 м, толщиной 6 см
	43270,50 
	980,18 
	3384,85 
	417,31 
	38905,47 
	97,24 

	27-08-001-04
	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценке 27-08-001-03
	5479,83 
	79,63 
	0,00 
	0,00 
	5400,20 
	7,9 

	27-08-001-05
	Устройство укрепительных полос из щебня шириной 0,5 и 0,75 м, толщиной 10 см
	57116,28 
	1793,48 
	10527,67 
	1316,75 
	44795,13 
	219,52 

	27-08-001-06
	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценке 27-08-001-05
	3786,06 
	90,28 
	79,71 
	8,37 
	3616,07 
	11,5 

	
	Устройство укрепительных полос из монолитного цементобетона толщиной 20 см, шириной:

	27-08-001-07
	      0,75 м
	130160,86 
	1229,78 
	3689,77 
	290,02 
	125241,31 
	142,5 

	27-08-001-08
	      1 м
	129623,81 
	1111,72 
	3293,08 
	260,34 
	125219,01 
	128,82 

	
	На каждый 1см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценке:

	27-08-001-09
	      27-08-001-07
	6350,20 
	37,97 
	151,93 
	10,84 
	6160,30 
	4,4 

	27-08-001-10
	      27-08-001-08
	6324,49 
	27,44 
	136,75 
	9,76 
	6160,30 
	3,18 

	27-08-001-11
	Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см
	6993,69 
	412,88 
	6532,01 
	281,25 
	48,80 
	48,29 

	(408-9150)
	  Щебень, фракция 40-70 мм или 20-40 мм, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	
	Укрепление обочин грунтощебнем толщиной 12 см при расходе щебня от объема грунта:

	27-08-001-12
	      40%
	1409,83 
	0,00 
	1409,83 
	147,35 
	0,00 
	 

	(407-9085)
	  Грунт, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(408-9150)
	  Щебень, фракция 40-70 мм или 20-40 мм, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	27-08-001-13
	      50%
	1504,91 
	0,00 
	1504,91 
	157,34 
	0,00 
	 

	(407-9085)
	  Грунт, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(408-9150)
	  Щебень, фракция 40-70 мм или 20-40 мм, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	27-08-001-14
	Укрепление обочин втапливанием щебня
	1037,06 
	0,00 
	1037,06 
	105,93 
	0,00 
	 

	(408-9150)
	  Щебень, фракция 40-70 мм или 20-40 мм, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	27-08-001-15
	Укрепление внешней стороны обочин с засевом трав шириной 0,5 м
	3488,22 
	1139,88 
	2,86 
	0,14 
	2345,48 
	139,52 

	(407-9090)
	  Земля растительная, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	Таблица 27-08-002. Устройство укрепительных полос из сборных железобетонных плит 

   

	
	Измеритель: 100 м3 сборных железобетонных плит

	
	Устройство укрепительных полос из сборных железобетонных плит размером:

	27-08-002-01
	      1х0,5(0,75)х0,06 м
	52063,26 
	4560,76 
	14544,43 
	1776,92 
	32958,07 
	538,46 

	(403-9138)
	  Плиты сборные железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	27-08-002-02
	      3х0,5(0,75)х0,12 м
	33533,02 
	1800,30 
	7251,14 
	861,49 
	24481,58 
	212,55 

	(403-9138)
	  Плиты сборные железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	Таблица 27-08-003. Укрепление земляных откосов после механизированной планировки с применением <ГЕОВЕБ> 

   

	
	Измеритель: 100 м2 поверхности откосов

	
	Укрепление земляных откосов после механизированной планировки с применением <ГЕОВЕБ>:

	27-08-003-01
	      с последующей засыпкой грунтом
	11792,02 
	158,46 
	291,57 
	47,48 
	11341,99 
	15,72 

	(414-9240)
	  Семена многолетних трав, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	27-08-003-02
	      с последующим заполнением бетонной смесью
	11912,01 
	178,11 
	391,91 
	57,27 
	11341,99 
	17,67 

	(401-9022)
	  Бетон тяжелый, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	27-08-003-03
	      с последующей засыпкой щебнем
	11842,84 
	166,32 
	334,53 
	53,64 
	11341,99 
	16,5 

	(408-9140)
	  Щебень из природного камня, фракция 40-70 мм, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	Раздел 9. ОБУСТРОЙСТВО ДОРОГ 

   

	Подраздел 9.1 ЗАЩИТНЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ ДОРОГ 

   

	Таблица 27-09-001. Устройство защитных ограждений 

   

	
	Измеритель: 100 м

	
	Устройство парапетов:

	27-09-001-01
	      железобетонных
	4722,12 
	873,80 
	2255,68 
	206,77 
	1592,64 
	94,16 

	(403-9022)
	  Конструкции сборные железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(3,39)  
	-  

	(403-9032)
	  Столбы железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(3,73)  
	-  

	27-09-001-02
	      бетонных
	44270,00 
	4269,19 
	529,24 
	149,06 
	39471,57 
	481,85 

	(403-9060)
	  Конструкции сборные бетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	27-09-001-03
	      каменных
	36549,22 
	3810,61 
	537,01 
	64,29 
	32201,60 
	426,72 

	(403-9060)
	  Конструкции сборные бетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	27-09-001-04
	      из стали на деревянных столбах
	18177,06 
	909,53 
	954,05 
	80,69 
	16313,48 
	98,01 

	
	Устройство ограждений:

	27-09-001-05
	      тросовых на железобетонных столбах
	12177,60 
	1081,81 
	863,82 
	85,54 
	10231,97 
	122,1 

	(403-9032)
	  Столбы железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,84)  
	-  

	(403-9060)
	  Конструкции сборные бетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	27-09-001-06
	      из сетки
	6442,04 
	716,77 
	1259,14 
	119,77 
	4466,13 
	78,25 

	(403-9032)
	  Столбы железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1,44)  
	-  

	27-09-001-07
	      проволочных многорядных
	3957,19 
	336,20 
	1169,97 
	112,23 
	2451,02 
	37,19 

	(403-9032)
	  Столбы железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1,44)  
	-  

	27-09-001-08
	Устройство металлических пешеходных ограждений
	1495,00 
	425,48 
	101,78 
	0,00 
	967,74 
	48,46 

	(101-9311)
	  Металлоконструкции балок ограждения, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1,2)  
	-  

	(201-9211)
	  Стойки металлические опорные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,8)  
	-  

	(204-9002)
	  Детали закладные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,64)  
	-  

	(401-9010)
	  Бетон дорожный, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(4,08)  
	-  

	Таблица 27-09-002. Установка барьерного дорожного металлического ограждения 

   

	
	Измеритель: 100 м

	27-09-002-01
	Устройство барьерных ограждений из стали на железобетонных стойках
	13821,45 
	679,54 
	2004,93 
	201,04 
	11136,98 
	71,53 

	(403-9073)
	  Стойка железобетонная, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(4,63)  
	-  

	
	Устройство барьерных ограждений из стали на металлических стойках, шаг стоек:

	27-09-002-02
	      4 м
	18662,73 
	959,60 
	1553,93 
	162,89 
	16149,20 
	106,15 

	27-09-002-03
	      3 м
	20023,48 
	1160,46 
	1689,82 
	172,13 
	17173,20 
	128,37 

	27-09-002-04
	      2 м
	22745,91 
	1588,42 
	1930,24 
	189,49 
	19227,25 
	175,71 

	27-09-002-05
	      1 м
	30817,12 
	2882,49 
	2671,40 
	241,74 
	25263,23 
	318,86 

	27-09-002-06
	Монтаж одностороннего барьерного ограждения с шагом 2 м при длине волн 4 м с применением установки <GAYK>
	41148,64 
	241,34 
	249,76 
	33,74 
	40657,54 
	21,96 

	Таблица 27-09-003. Установка барьерных ограждений на подходах к мостам и путепроводам 

   

	
	Измеритель: 10 м

	
	Установка на подходах к мостам и путепроводам барьерных ограждений:

	27-09-003-01
	      железобетонных
	341,99 
	89,64 
	243,20 
	22,55 
	9,15 
	9,66 

	(403-9022)
	  Конструкции сборные железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,34)  
	-  

	(403-9032)
	  Столбы железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,72)  
	-  

	27-09-003-02
	      металлических дорожной группы
	1280,73 
	263,37 
	200,88 
	26,74 
	816,48 
	28,38 

	(101-9312)
	  Металлоконструкции барьерного ограждения (с С-образным профилем) оцинкованные, (м)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(10)  
	-  

	27-09-003-03
	      металлических мостовой группы
	1228,21 
	318,77 
	112,23 
	26,41 
	797,21 
	34,35 

	(101-9312)
	  Металлоконструкции барьерного ограждения (с С-образным профилем) оцинкованные, (м)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(10)  
	-  

	Таблица 27-09-004. Установка столбиков сигнальных и тумб деревянных простых 

   

	
	Измеритель: 100 шт.

	27-09-004-01
	Установка столбиков сигнальных железобетонных
	4382,03 
	629,41 
	2923,53 
	289,51 
	829,09 
	71,04 

	(403-9204)
	  Столбики сигнальные железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	27-09-004-02
	Изготовление и установка тумб деревянных простых
	6568,10 
	1674,20 
	263,58 
	23,36 
	4630,32 
	187,48 

	Таблица 27-09-005. Изготовление и установка перил и тумб с дощатым ограждением 

   

	
	Измеритель: 100 м

	
	Изготовление и установка:

	27-09-005-01
	      надолбных перил
	6884,37 
	2196,57 
	334,00 
	24,48 
	4353,80 
	239,8 

	27-09-005-02
	      тумб деревянных с дощатым ограждением
	6237,41 
	1123,31 
	301,70 
	25,35 
	4812,40 
	124,26 

	Таблица 27-09-006. Устройство средств технического регулирования 

   

	
	Измеритель: 100 п. м

	27-09-006-01
	Устройство средств технического регулирования
	439,53 
	163,11 
	164,17 
	7,45 
	112,25 
	18,41 

	(101-9220)
	  Блоки пластиковые водоналивные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(101-9221)
	  Стрелки импульсные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(101-9222)
	  Огонь заградительный с красным фильтром, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	Таблица 27-09-007. Устройство удерживающих металлических барьерных ограждений 

   

	
	Измеритель: 1 т металлоконструкций

	
	Устройство удерживающих металлических барьерных ограждений:

	27-09-007-01
	      дорожной группы
	15296,08 
	307,13 
	1013,62 
	179,71 
	13975,33 
	33,53 

	27-09-007-02
	      мостовой группы
	22475,53 
	1124,61 
	1047,42 
	264,94 
	20303,50 
	118,38 

	Подраздел 9.2 ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ 

   

	Таблица 27-09-008. Установка дорожных знаков бесфундаментных 

   

	
	Измеритель: 100 знаков

	
	Установка дорожных знаков бесфундаментных:

	27-09-008-01
	      на металлических стойках
	7875,01 
	3257,66 
	2734,95 
	231,05 
	1882,40 
	364,8 

	(101-9610)
	  Щитки металлические, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	(110-9181)
	  Стойки металлические, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	27-09-008-02
	      на деревянных брусьях
	15358,93 
	2606,13 
	2816,72 
	231,05 
	9936,08 
	291,84 

	(101-9610)
	  Щитки металлические, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	27-09-008-03
	      на деревянных кругляках
	10901,59 
	2565,41 
	2803,56 
	235,19 
	5532,62 
	287,28 

	(101-9610)
	  Щитки металлические, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	Таблица 27-09-009. Установка дорожных знаков на сборных железобетонных фундаментах и металлических стойках 

   

	
	Измеритель: 1 т стоек

	
	Установка дорожных знаков на сборных железобетонных фундаментах и металлических стойках массой:

	27-09-009-01
	      до 25 кг
	24474,02 
	3609,30 
	5370,23 
	511,34 
	15494,49 
	407,37 

	(101-9610)
	  Щитки металлические, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(403-9026)
	  Фундаменты железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	27-09-009-02
	      от 25 до 50 кг
	16402,52 
	1465,36 
	2039,65 
	192,56 
	12897,51 
	165,39 

	(101-9610)
	  Щитки металлические, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(403-9026)
	  Фундаменты железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	27-09-009-03
	      от 50 до 100 кг
	14537,53 
	792,35 
	1671,64 
	173,58 
	12073,54 
	89,43 

	(101-9610)
	  Щитки металлические, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(403-9026)
	  Фундаменты железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	27-09-009-04
	      свыше 100 кг
	12840,84 
	409,33 
	835,60 
	85,14 
	11595,91 
	46,2 

	(101-9610)
	  Щитки металлические, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(403-9026)
	  Фундаменты железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	Таблица 27-09-010. Установка дорожных знаков на сборных железобетонных фундаментах и сборных железобетонных и асбестоцементных стойках 

   

	
	Измеритель: 1 м3 стоек

	
	Установка одностоечных дорожных знаков на сборном железобетонном фундаменте и железобетонных стойках объемом:

	27-09-010-01
	      до 0,05 м3
	10630,42 
	1970,72 
	7000,88 
	807,55 
	1658,82 
	218 

	(101-9610)
	  Щитки металлические, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(403-9026)
	  Фундаменты железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(403-9073)
	  Стойка железобетонная, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	27-09-010-02
	      от 0,05 до 0,1 м3
	4630,15 
	857,26 
	3079,39 
	355,24 
	693,50 
	94,83 

	(101-9610)
	  Щитки металлические, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(403-9026)
	  Фундаменты железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(403-9073)
	  Стойка железобетонная, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	27-09-010-03
	      свыше 0,1 м3
	2769,65 
	513,38 
	1860,67 
	214,45 
	395,60 
	56,79 

	(101-9610)
	  Щитки металлические, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(403-9026)
	  Фундаменты железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(403-9073)
	  Стойка железобетонная, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	
	Измеритель: 100 п. м стойки

	27-09-010-04
	Установка одностоечных дорожных знаков на сборном железобетонном фундаменте и асбестоцементных стойках
	9874,15 
	1485,02 
	2393,75 
	242,33 
	5995,38 
	167,61 

	(101-9610)
	  Щитки металлические, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(403-9026)
	  Фундаменты железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	Таблица 27-09-011. Установка дорожных знаков на металлических рамных конструкциях 

   

	
	Измеритель: 1 т рамных конструкций

	
	Установка дорожных знаков на металлических рамных конструкциях:

	27-09-011-01
	      П-образных
	11273,38 
	198,05 
	230,81 
	23,22 
	10844,52 
	19,36 

	(101-9610)
	  Щитки металлические, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(204-9001)
	  Арматура, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(401-9022)
	  Бетон тяжелый, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	27-09-011-02
	      Т-образных
	11639,82 
	299,33 
	386,58 
	38,41 
	10953,91 
	29,26 

	(101-9610)
	  Щитки металлические, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(204-9001)
	  Арматура, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(401-9022)
	  Бетон тяжелый, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	27-09-011-03
	      Г-образных
	11586,89 
	330,84 
	415,01 
	43,03 
	10841,04 
	32,34 

	(101-9610)
	  Щитки металлические, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(204-9001)
	  Арматура, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(401-9022)
	  Бетон тяжелый, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	Таблица 27-09-012. Установка дополнительных щитков 

   

	
	Измеритель: 100 знаков

	27-09-012-01
	При установке дополнительных щитков добавлять к расценкам таблиц c 27-09-008 по 27-09-011
	1041,66 
	616,17 
	0,00 
	0,00 
	425,49 
	69 

	(101-9610)
	  Щитки металлические, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	Подраздел 9.3 РАЗМЕТКА 

   

	Таблица 27-09-016. Разметка проезжей части краской 

   

	
	Измеритель: 1 км линии

	
	Разметка проезжей части краской сплошной линией шириной:

	27-09-016-01
	      0,1 м
	1366,38 
	29,43 
	189,73 
	25,64 
	1147,22 
	3,66 

	27-09-016-02
	      0,2 м
	2497,48 
	29,43 
	189,73 
	25,64 
	2278,32 
	3,66 

	27-09-016-03
	      0,4 м
	4759,69 
	29,43 
	189,73 
	25,64 
	4540,53 
	3,66 

	
	Разметка проезжей части краской прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка:

	27-09-016-04
	      1:1
	800,82 
	29,43 
	189,73 
	25,64 
	581,66 
	3,66 

	27-09-016-05
	      1:3
	518,05 
	29,43 
	189,73 
	25,64 
	298,89 
	3,66 

	27-09-016-06
	      3:1
	1083,60 
	29,43 
	189,73 
	25,64 
	864,44 
	3,66 

	Таблица 27-09-017. Разметка проезжей части термопластиком 

   

	
	Измеритель: 1 км линии

	
	Разметка проезжей части термопластиком линией шириной 0,1 м:

	27-09-017-01
	      сплошной
	10506,41 
	29,32 
	186,39 
	15,66 
	10290,70 
	3,16 

	27-09-017-02
	      пунктирной, шаг 1:1
	5529,76 
	29,32 
	186,39 
	15,66 
	5314,05 
	3,16 

	27-09-017-03
	      пунктирной, шаг 1:3
	2881,17 
	29,32 
	186,39 
	15,66 
	2665,46 
	3,16 

	27-09-017-04
	      пунктирной, шаг 3:1
	8178,35 
	29,32 
	186,39 
	15,66 
	7962,64 
	3,16 

	
	Разметка проезжей части термопластиком линией шириной 0,15 м:

	27-09-017-05
	      сплошной
	16172,62 
	44,08 
	186,39 
	15,66 
	15942,15 
	4,75 

	27-09-017-06
	      пунктирной, шаг 1:1
	8281,59 
	43,62 
	275,33 
	23,08 
	7962,64 
	4,7 

	27-09-017-07
	      пунктирной, шаг 1:3
	4300,27 
	43,62 
	275,33 
	23,08 
	3981,32 
	4,7 

	27-09-017-08
	      пунктирной, шаг 3:1
	12262,91 
	43,62 
	275,33 
	23,08 
	11943,96 
	4,7 

	
	Разметка проезжей части термопластиком линией шириной 0,20 м:

	27-09-017-09
	      сплошной
	21678,92 
	58,46 
	364,26 
	30,51 
	21256,20 
	6,3 

	27-09-017-10
	      пунктирной, шаг 1:1
	11388,22 
	58,46 
	364,26 
	30,51 
	10965,50 
	6,3 

	27-09-017-11
	      пунктирной, шаг 1:3
	5905,47 
	58,46 
	364,26 
	30,51 
	5482,75 
	6,3 

	27-09-017-12
	      пунктирной, шаг 3:1
	16870,97 
	58,46 
	364,26 
	30,51 
	16448,25 
	6,3 

	Таблица 27-09-018. Нанесение линии горизонтальной дорожной разметки краской со световозвращающими элементами 

   

	
	Измеритель: 100 м2 линии горизонтальной разметки

	27-09-018-01
	Нанесение линии горизонтальной дорожной разметки краской со световозвращающимим элементами на дорожное покрытие (асфальт, поверхностная обработка)
	1874,03 
	17,84 
	423,49 
	65,48 
	1432,70 
	1,77 

	Таблица 27-09-019. Нанесение обозначений движения по полосам со световозвращающими элементами 

   

	
	Измеритель: 100 м2 линии горизонтальной разметки

	27-09-019-01
	Нанесение обозначений движения по полосам со световозвращающими элементами
	9070,63 
	266,52 
	5266,84 
	887,50 
	3537,27 
	26,44 

	Таблица 27-09-020. Монтаж искусственной дорожной неровности (ИДН) 

   

	
	Измеритель: 1 м2 горизонтальной проекции ИДН

	27-09-020-01
	Монтаж искусственной дорожной неровности (ИДН)
	5344,84 
	94,65 
	145,99 
	19,87 
	5104,20 
	9,39 

	Таблица 27-09-021. Установка световозвращающих элементов типа КД-3 ЗМ серия 290 (катафоты белые двусторонние RPM-290-2W) на автодорогах 

   

	
	Измеритель: 1 световозвращающий элемент

	27-09-021-01
	Установка световозвращающих элементов типа КД-3 ЗМ серия 290 (катафоты белые двусто-ронние RPM-290-2W) на автодорогах
	79,38 
	1,52 
	16,03 
	2,00 
	61,83 
	0,17 

	Таблица 27-09-022. Устройство цветного противоскользящего дорожного покрытия 

   

	
	Измеритель: 1 м2 покрытия

	
	Устройство цветного противоскользящего дорожного покрытия:

	27-09-022-01
	      на прямом участке дороги без удаления существующей разметки
	1317,42 
	1,21 
	7,38 
	0,11 
	1308,83 
	0,12 

	27-09-022-02
	      на прямом участке дороги с удалением существующей разметки
	1332,21 
	2,42 
	19,01 
	0,11 
	1310,78 
	0,24 

	27-09-022-03
	      на закругленном участке дороги без удаления существующей разметки
	1323,82 
	2,22 
	12,28 
	0,23 
	1309,32 
	0,22 

	27-09-022-04
	      на закругленном участке дороги с удалением существующей разметки
	1340,86 
	3,43 
	26,20 
	0,23 
	1311,23 
	0,34 

	Таблица 27-09-030. Устройство вертикальной дорожной разметки на металлических барьерных ограждениях из защитных пластиковых панелей 

   

	
	Измеритель: 100 м

	27-09-030-01
	Устройство вертикальной дорожной разметки на металлических барьерных ограждениях из защитных пластиковых панелей
	12184,04 
	71,87 
	272,34 
	0,00 
	11839,83 
	7,95 

	Раздел 10. ПРИГОТОВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ 

   

	Таблица 27-10-001. Приготовление битумных вяжущих материалов и эмульсий 

   

	
	Измеритель: 1 т битума и битумных эмульсий

	
	Приготовление битума без введения добавок в котлах емкостью 15000 л:

	27-10-001-01
	      вязкого
	1924,59 
	8,92 
	121,15 
	8,58 
	1794,52 
	0,95 

	27-10-001-02
	      жидкого
	1821,63 
	2,55 
	24,56 
	1,74 
	1794,52 
	0,29 

	
	Приготовление битума с введением добавок в котлах емкостью 15000 л:

	27-10-001-03
	      вязкого
	1950,50 
	11,74 
	141,23 
	14,89 
	1797,53 
	1,22 

	27-10-001-04
	      жидкого
	1838,89 
	7,89 
	33,47 
	4,57 
	1797,53 
	0,83 

	(101-9722)
	  Добавка поверхностно-активная (каменноугольный деготь), (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,07)  
	-  

	27-10-001-05
	Приготовление битумных эмульсий
	1291,11 
	12,45 
	239,58 
	18,56 
	1039,08 
	1,25 

	(101-9480)
	  Эмульгатор, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	27-10-001-06
	Разогревание битума в котлах емкостью 400 л
	2097,56 
	71,01 
	232,03 
	79,31 
	1794,52 
	7,13 

	Таблица 27-10-002. Приготовление асфальтобетонных смесей из фракционного щебня (гравия) для горячей укладки 

   

	
	Измеритель: 100 т

	
	Приготовление асфальтобетонной смеси для горячей укладки типа А плотной из фракционного щебня (гравия) с плотностью каменных материалов:

	27-10-002-01
	      2,5-2,9 т/м3
	25156,92 
	209,54 
	13024,53 
	963,45 
	11922,85 
	22,58 

	(408-9080)
	  Щебень, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(38,1)  
	-  

	27-10-002-02
	      3 т/м3 и более
	25128,11 
	209,54 
	12995,72 
	960,03 
	11922,85 
	22,58 

	(408-9080)
	  Щебень, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(33,5)  
	-  

	
	Приготовление асфальтобетонной смеси для горячей укладки типа Б плотной из фракционного щебня (гравия) с плотностью каменных материалов:

	27-10-002-03
	      2,5-2,9 т/м3
	26443,05 
	211,12 
	13015,88 
	962,48 
	13216,05 
	22,75 

	(408-9080)
	  Щебень, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(28,2)  
	-  

	27-10-002-04
	      3 т/м3 и более
	26421,93 
	211,12 
	12994,76 
	960,43 
	13216,05 
	22,75 

	(408-9080)
	  Щебень, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(24,8)  
	-  

	
	Приготовление асфальтобетонной смеси для горячей укладки типа В плотной из фракционного щебня (гравия) с плотностью каменных материалов:

	27-10-002-05
	      2,5-2,9 т/м3
	27795,18 
	212,70 
	13000,52 
	960,89 
	14581,96 
	22,92 

	(408-9080)
	  Щебень, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(18,5)  
	-  

	27-10-002-06
	      3 т/м3 и более
	27783,68 
	214,65 
	12987,07 
	959,63 
	14581,96 
	23,13 

	(408-9080)
	  Щебень, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(16,3)  
	-  

	
	Приготовление асфальтобетонной смеси плотной песчаной для горячей укладки:

	27-10-002-07
	      типа Г
	33281,07 
	258,60 
	15487,29 
	1142,59 
	17535,18 
	27,54 

	27-10-002-08
	      типа Д
	33594,42 
	258,60 
	15479,61 
	1141,22 
	17856,21 
	27,54 

	
	Приготовление асфальтобетонной смеси для горячей укладки пористой из фракционного щебня (гравия) с плотностью каменных материалов:

	27-10-002-09
	      2,5-2,9 т/м3
	22524,63 
	188,85 
	11876,71 
	880,52 
	10459,07 
	20,35 

	(408-9080)
	  Щебень, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(36,1)  
	-  

	27-10-002-10
	      3 т/м3 и более
	22499,50 
	190,61 
	11849,82 
	877,85 
	10459,07 
	20,54 

	(408-9080)
	  Щебень, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(31,8)  
	-  

	
	Приготовление асфальтобетонной смеси для горячей укладки высокопористой щебеночной из фракционного щебня (гравия) с плотностью каменных материалов:

	27-10-002-11
	      2,5-2,9 т/м3
	20746,04 
	206,02 
	13050,46 
	966,33 
	7489,56 
	21,94 

	(408-9080)
	  Щебень, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(36,8)  
	-  

	27-10-002-12
	      3 т/м3 и более
	20711,25 
	206,02 
	13018,77 
	962,99 
	7486,46 
	21,94 

	(408-9080)
	  Щебень, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(32,4)  
	-  

	
	Приготовление асфальтобетонной смеси высокопористой песчаной для горячей укладки:

	27-10-002-13
	      типа Г
	28424,16 
	253,53 
	15514,18 
	1145,37 
	12656,45 
	27 

	27-10-002-14
	      типа Д
	28746,18 
	253,53 
	15504,58 
	1144,33 
	12988,07 
	27 

	Таблица 27-10-003. Приготовление полимерно-битумного вяжущего 

   

	
	Измеритель: 100 т

	27-10-003-01
	Приготовление полимерно-битумного вяжущего на основе дивинилстирольного термоэластопласта
	473369,13 
	1092,53 
	10673,75 
	1147,37 
	461602,85 
	117,73 

	Таблица 27-10-004. Приготовление полимерасфальтобетонных смесей 

   

	
	Измеритель: 100 т

	
	Приготовление мелкозернистой плотной (с плотностью каменных материалов 3 т/м3 и более) смеси:

	27-10-004-01
	      полимерасфальтобетонной
	58127,94 
	225,60 
	19310,13 
	1421,85 
	38592,21 
	24,31 

	27-10-004-02
	      полимерасфальтобетонной с противогололедной добавкой «Грикол»
	66906,37 
	225,60 
	19278,44 
	1418,66 
	47402,33 
	24,31 

	27-10-004-03
	      щебнемастичной асфальтобетонной
	56246,90 
	225,60 
	19252,51 
	1416,48 
	36768,79 
	24,31 

	Таблица 27-10-005. Приготовление черного фракционного щебня 

   

	
	Измеритель: 100 т смеси

	
	Приготовление черного фракционного щебня для горячей укладки из камня изверженных пород с применением битума, фракция щебня 20(25)-40 мм с плотностью каменных материалов:

	27-10-005-01
	      2,5-2,9 т/м3
	15509,64 
	178,27 
	11905,52 
	883,50 
	3425,85 
	19,72 

	(408-9010)
	  Щебень фракционированный, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(69)  
	-  

	27-10-005-02
	      3 т/м3 и более
	15476,70 
	179,90 
	11870,95 
	880,02 
	3425,85 
	19,9 

	(408-9010)
	  Щебень фракционированный, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(64,2)  
	-  

	
	Приготовление черного фракционного щебня для горячей укладки из камня изверженных пород с применением битума, фракция щебня 10(15)-20(25) мм с плотностью каменных материалов:

	27-10-005-03
	      2,5-2,9 т/м3
	16321,40 
	179,17 
	11898,80 
	882,84 
	4243,43 
	19,82 

	(408-9010)
	  Щебень фракционированный, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(68,6)  
	-  

	27-10-005-04
	      3 т/м3 и более
	16292,39 
	180,89 
	11868,07 
	879,51 
	4243,43 
	20,01 

	(408-9010)
	  Щебень фракционированный, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(63,8)  
	-  

	
	Приготовление черного фракционного щебня для горячей укладки из камня изверженных пород с применением битума, фракция щебня 3(5)-10(15) мм с плотностью каменных материалов:

	27-10-005-05
	      2,5-2,9 т/м3
	17139,61 
	180,17 
	11896,88 
	882,50 
	5062,56 
	19,93 

	(408-9010)
	  Щебень фракционированный, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(68,3)  
	-  

	27-10-005-06
	      3 т/м3 и более
	17110,59 
	181,88 
	11866,15 
	879,17 
	5062,56 
	20,12 

	(408-9010)
	  Щебень фракционированный, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(63,5)  
	-  

	
	Приготовление черного фракционного щебня для горячей укладки из камня осадочных пород с применением битума, фракция щебня 20(25)-40 мм с плотностью каменных материалов:

	27-10-005-07
	      2,5-2,9 т/м3
	17139,61 
	180,17 
	11896,88 
	882,50 
	5062,56 
	19,93 

	(408-9010)
	  Щебень фракционированный, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(68,3)  
	-  

	27-10-005-08
	      3 т/м3 и более
	17110,59 
	181,88 
	11866,15 
	879,17 
	5062,56 
	20,12 

	(408-9010)
	  Щебень фракционированный, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(63,5)  
	-  

	
	Приготовление черного фракционного щебня для горячей укладки из камня осадочных пород с применением битума, фракция щебня 10(15)-20(25) мм с плотностью каменных материалов:

	27-10-005-09
	      2,5-2,9 т/м3
	17956,17 
	181,07 
	11894,96 
	882,16 
	5880,14 
	20,03 

	(408-9010)
	  Щебень фракционированный, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(68)  
	-  

	27-10-005-10
	      3 т/м3 и более
	17927,15 
	182,79 
	11864,22 
	879,36 
	5880,14 
	20,22 

	(408-9010)
	  Щебень фракционированный, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(63,2)  
	-  

	
	Приготовление черного фракционного щебня для горячей укладки из камня осадочных пород с применением битума, фракция щебня 3(5)-10(15) мм с плотностью каменных материалов:

	27-10-005-11
	      2,5-2,9 т/м3
	18772,65 
	182,07 
	11892,08 
	882,18 
	6698,50 
	20,14 

	(408-9010)
	  Щебень фракционированный, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(67,6)  
	-  

	27-10-005-12
	      3 т/м3 и более
	18744,58 
	183,78 
	11862,30 
	879,02 
	6698,50 
	20,33 

	(408-9010)
	  Щебень фракционированный, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(62,9)  
	-  

	
	Приготовление черного фракционного щебня для холодной укладки из камня изверженных пород с применением битума, фракция щебня 20(25)-40 мм с плотностью каменных материалов:

	27-10-005-13
	      2,5-2,9 т/м3
	17794,48 
	291,41 
	15240,37 
	1153,31 
	2262,70 
	32,89 

	(408-9010)
	  Щебень фракционированный, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(69,3)  
	-  

	27-10-005-14
	      3 т/м3 и более
	17766,40 
	294,06 
	15209,64 
	1149,98 
	2262,70 
	33,19 

	(408-9010)
	  Щебень фракционированный, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(64,4)  
	-  

	
	Приготовление черного фракционного щебня для холодной укладки из камня изверженных пород с применением битума, фракция щебня 10(15)-20(25) мм с плотностью каменных материалов:

	27-10-005-15
	      2,5-2,9 т/м3
	18080,11 
	292,38 
	15240,37 
	1153,31 
	2547,36 
	33 

	(408-9010)
	  Щебень фракционированный, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(69,2)  
	-  

	27-10-005-16
	      3 т/м3 и более
	18052,04 
	295,04 
	15209,64 
	1149,98 
	2547,36 
	33,3 

	(408-9010)
	  Щебень фракционированный, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(64,4)  
	-  

	
	Приготовление черного фракционного щебня для холодной укладки из камня изверженных пород с применением битума, фракция щебня 3(5)-10(15) мм с плотностью каменных материалов:

	27-10-005-17
	      2,5-2,9 т/м3
	18548,38 
	293,35 
	15243,26 
	1153,12 
	3011,77 
	33,11 

	(408-9010)
	  Щебень фракционированный, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(69)  
	-  

	27-10-005-18
	      3 т/м3 и более
	18516,46 
	296,01 
	15208,68 
	1149,82 
	3011,77 
	33,41 

	(408-9010)
	  Щебень фракционированный, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(64,2)  
	-  

	
	Приготовление черного фракционного щебня для холодной укладки из камня осадочных пород с применением битума, фракция щебня 20(25)-40 мм с плотностью каменных материалов:

	27-10-005-19
	      2,5-2,9 т/м3
	19264,61 
	296,99 
	15236,53 
	1152,63 
	3731,09 
	33,52 

	(408-9010)
	  Щебень фракционированный, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(68,6)  
	-  

	27-10-005-20
	      3 т/м3 и более
	19233,88 
	296,99 
	15205,80 
	1149,31 
	3731,09 
	33,52 

	(408-9010)
	  Щебень фракционированный, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(63,8)  
	-  

	
	Приготовление черного фракционного щебня для холодной укладки из камня осадочных пород с применением битума, фракция щебня 10(15)-20(25) мм с плотностью каменных материалов:

	27-10-005-21
	      2,5-2,9 т/м3
	19548,46 
	296,99 
	15235,57 
	1152,47 
	4015,90 
	33,52 

	(408-9010)
	  Щебень фракционированный, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(68,5)  
	-  

	27-10-005-22
	      3 т/м3 и более
	19517,73 
	296,99 
	15204,84 
	1149,14 
	4015,90 
	33,52 

	(408-9010)
	  Щебень фракционированный, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(63,7)  
	-  

	
	Приготовление черного фракционного щебня для холодной укладки из камня осадочных пород с применением битума, фракция щебня 3(5)-10(15) мм с плотностью каменных материалов:

	27-10-005-23
	      2,5-2,9 т/м3
	19982,97 
	297,96 
	15234,61 
	1152,30 
	4450,40 
	33,63 

	(408-9010)
	  Щебень фракционированный, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(68,3)  
	-  

	27-10-005-24
	      3 т/м3 и более
	19952,24 
	297,96 
	15203,88 
	1148,97 
	4450,40 
	33,63 

	(408-9010)
	  Щебень фракционированный, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(63,5)  
	-  

	
	Приготовление черного фракционного щебня для холодной укладки из камня изверженных и осадочных пород с применением битума, фракция щебня 20(25)-40 мм с плотностью каменных материалов:

	27-10-005-25
	      2,5-2,9 т/м3
	27956,96 
	193,96 
	14775,54 
	1092,64 
	12987,46 
	21,72 

	(408-9010)
	  Щебень фракционированный, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(66,4)  
	-  

	27-10-005-26
	      3 т/м3 и более
	27929,94 
	195,75 
	14746,73 
	1089,45 
	12987,46 
	21,92 

	(408-9010)
	  Щебень фракционированный, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(61,8)  
	-  

	
	Приготовление черного фракционного щебня для холодной укладки из камня изверженных и осадочных пород с применением битума, фракция щебня 10(15)-20(25) мм с плотностью каменных материалов:

	27-10-005-27
	      2,5-2,9 т/м3
	30046,40 
	193,96 
	14771,70 
	1091,96 
	15080,74 
	21,72 

	(408-9010)
	  Щебень фракционированный, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(65,8)  
	-  

	27-10-005-28
	      3 т/м3 и более
	30019,38 
	195,75 
	14742,89 
	1088,77 
	15080,74 
	21,92 

	(408-9010)
	  Щебень фракционированный, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(61,2)  
	-  

	
	Приготовление черного фракционного щебня для холодной укладки из камня изверженных и осадочных пород с применением битума, фракция щебня 3(5)-10(15) мм с плотностью каменных материалов:

	27-10-005-29
	      2,5-2,9 т/м3
	34315,35 
	193,96 
	14764,02 
	1091,24 
	19357,37 
	21,72 

	(408-9010)
	  Щебень фракционированный, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(64,5)  
	-  

	27-10-005-30
	      3 т/м3 и более
	34288,32 
	195,75 
	14735,20 
	1088,04 
	19357,37 
	21,92 

	(408-9010)
	  Щебень фракционированный, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(60)  
	-  

	Таблица 27-10-006. Приготовление на инвентарном автоматизированном бетонном заводе в построечных условиях бетонных жестких смесей 

   

	
	Измеритель: 100 м3 бетона

	
	Приготовление на инвентарном автоматизированном бетонном заводе в построечных условиях бетонных жестких смесей классов (марок):

	27-10-006-01
	      В 5 (М75)
	8692,79 
	74,34 
	2912,86 
	324,89 
	5705,59 
	7,64 

	(408-9080)
	  Щебень, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(105)  
	-  

	27-10-006-02
	      В 7,5 (М100)
	9406,41 
	74,34 
	2912,86 
	324,89 
	6419,21 
	7,64 

	(408-9080)
	  Щебень, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(105)  
	-  

	27-10-006-03
	      В 10-12,5 (М150)
	9978,32 
	74,34 
	2880,21 
	321,55 
	7023,77 
	7,64 

	(408-9080)
	  Щебень, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(102)  
	-  

	Таблица 27-10-007. Приготовление грунтовых смесей, обработанных вяжущими материалами, в установке, установленной в карьере 

   

	
	Измеритель: 100 м3 смеси (в рыхлом состоянии)

	
	Приготовление смеси в установке, установленной в карьере, цементогрунтовой:

	27-10-007-01
	      из несвязных грунтов
	10642,31 
	50,01 
	1869,70 
	188,25 
	8722,60 
	5,46 

	(101-9540)
	  Цемент, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(101-9722)
	  Добавка поверхностно-активная (каменноугольный деготь), (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	27-10-007-02
	      из крупнообломочных (грунтогравийных) грунтов
	10671,29 
	46,44 
	1749,03 
	176,06 
	8875,82 
	5,07 

	(101-9540)
	  Цемент, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(101-9722)
	  Добавка поверхностно-активная (каменноугольный деготь), (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	
	Приготовление смеси в установке, установленной в карьере, битумо-грунтовой:

	27-10-007-03
	      из несвязных грунтов
	10746,63 
	54,04 
	1996,59 
	227,27 
	8696,00 
	5,9 

	(101-9010)
	  Битум, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(101-9722)
	  Добавка поверхностно-активная (каменноугольный деготь), (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	27-10-007-04
	      из крупнообломочных (грунтогравийных) грунтов
	10753,81 
	50,20 
	1854,39 
	211,09 
	8849,22 
	5,48 

	(101-9010)
	  Битум, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(101-9722)
	  Добавка поверхностно-активная (каменноугольный деготь), (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	
	Приготовление смеси в установке, установленной в карьере, из грунтов, обрабатываемых битумной эмульсией с цементом,:

	27-10-007-05
	      несвязных
	10707,55 
	56,77 
	1941,36 
	196,15 
	8709,42 
	6,28 

	(101-9010)
	  Битум, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(101-9540)
	  Цемент, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	27-10-007-06
	      крупнообломочных
	10713,53 
	53,06 
	1799,24 
	181,76 
	8861,23 
	5,87 

	(101-9010)
	  Битум, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(101-9540)
	  Цемент, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	Таблица 27-10-008. Приготовление камня 

   

	
	Измеритель: 100 м3 колотого камня

	
	Приготовление камня 6 группы:

	27-10-008-01
	      для мощения
	2467,18 
	2467,18 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	281 

	(413-9001)
	  Окол камня, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(40)  
	-  

	(413-9011)
	  Камень бутовый, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(143)  
	-  

	27-10-008-02
	      для укрепительных работ
	1396,02 
	1396,02 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	159 

	(413-9001)
	  Окол камня, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(11)  
	-  

	(413-9011)
	  Камень бутовый, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(114)  
	-  

	
	Приготовление камня 7 группы:

	27-10-008-03
	      для мощения
	2914,96 
	2914,96 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	332 

	(413-9001)
	  Окол камня, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(41)  
	-  

	(413-9011)
	  Камень бутовый, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(144)  
	-  

	27-10-008-04
	      для укрепительных работ
	1729,66 
	1729,66 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	197 

	(413-9001)
	  Окол камня, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(10)  
	-  

	(413-9011)
	  Камень бутовый, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(113)  
	-  

	
	Приготовление камня 8-11 групп:

	27-10-008-05
	      для мощения
	3371,52 
	3371,52 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	384 

	(413-9001)
	  Окол камня, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(43)  
	-  

	(413-9011)
	  Камень бутовый, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(146)  
	-  

	27-10-008-06
	      для укрепительных работ
	2072,08 
	2072,08 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	236 

	(413-9001)
	  Окол камня, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(11)  
	-  

	(413-9011)
	  Камень бутовый, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(114)  
	-  

	Раздел 11. ДОРОГИ, КОЛЕСОПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ, СЛАНИ И РАЗЪЕЗДЫ НА БОЛОТАХ 

   

	Таблица 27-11-001. Устройство дорог с однорядным настилом из бревен 

   

	
	Измеритель: 1000 м2 покрытия

	
	Устройство дорог с однорядным настилом из бревен с покрытием:

	27-11-001-01
	      из досок
	173429,48 
	8537,59 
	5045,21 
	604,14 
	159846,68 
	877,45 

	27-11-001-02
	      из пластин
	97422,59 
	6596,75 
	3905,14 
	464,85 
	86920,70 
	677,98 

	27-11-001-03
	      из дощатых щитов
	35835,06 
	2717,54 
	1469,18 
	163,21 
	31648,34 
	306,72 

	Таблица 27-11-002. Устройство колесопроводов для автомобилей грузоподъемностью до 5 т 

   

	
	Измеритель: 100 м3 древесины в конструкции

	27-11-002-01
	Устройство колесопроводов для автомобилей грузоподъемностью до 5 т
	85954,78 
	2334,79 
	2510,14 
	276,13 
	81109,85 
	263,52 

	(101-0782)
	  Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	Таблица 27-11-003. Укладка сланей на болотах с плотным торфом под насыпи дорог 

   

	
	Измеритель: 1000 м2

	27-11-003-01
	Укладка сланей на болотах с плотным торфом под насыпи дорог
	66974,24 
	3388,59 
	2901,65 
	351,49 
	60684,00 
	365,15 

	Таблица 27-11-004. Устройство разъездов на колесопроводах 

   

	
	Измеритель: 1 разъезд

	27-11-004-01
	Устройство разъездов на колесопроводах
	25990,78 
	1128,48 
	1647,95 
	189,37 
	23214,35 
	129,71 

	(101-0782)
	  Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	Таблица 27-11-005. Устройство эстакад и проезжей части из бревен 

   

	
	Измеритель: 100 м3 древесины в конструкции

	
	Устройство из бревен:

	27-11-005-01
	      эстакад
	87357,96 
	5963,63 
	2794,85 
	290,35 
	78599,48 
	619,92 

	27-11-005-02
	      проезжей части
	86205,15 
	4358,94 
	2605,86 
	269,37 
	79240,35 
	447,99 

	Таблица 27-11-006. Устройство пешеходных площадок 

   

	
	Измеритель: 1 площадка размером 1,6х0,6 м

	27-11-006-01
	Устройство пешеходных площадок
	94,57 
	8,77 
	3,41 
	0,41 
	82,39 
	0,89 

	Таблица 27-11-007. Устройство колесопроводов из сборных железобетонных плит 

   

	
	Измеритель: 1 км (2 ленты)

	27-11-007-01
	Устройство колесопроводов из сборных железобетонных плит по готовому основанию
	33940,99 
	11453,68 
	21088,24 
	2443,88 
	1399,07 
	1292,74 

	(403-9138)
	  Плиты сборные железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	Таблица 27-11-008. Устройство разъездов из сборных железобетонных плит 

   

	
	Измеритель: 1 разъезд

	27-11-008-01
	Устройство разъездов из сборных железобетонных плит по готовому основанию
	1806,18 
	394,26 
	1316,49 
	158,81 
	95,43 
	44,15 

	(403-9138)
	  Плиты сборные железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	Раздел 12. УСТРОЙСТВО ВРЕМЕННЫХ ДОРОГ 

   

	Подраздел 12.1 УСТРОЙСТВО ВРЕМЕННЫХ ГРУНТОВЫХ И ЛЕЖНЕВЫХ ДОРОГ 

   

	Таблица 27-12-001. Устройство временных грунтовых дорог профилированных при работе в нулевых отметках 

   

	
	Измеритель: 1 км дороги

	
	Устройство временных грунтовых дорог профилированных при работе в нулевых отметках с земляным полотном шириной 7,5 м для категории грунтов:

	27-12-001-01
	      1
	10328,58 
	600,09 
	6571,60 
	743,51 
	3156,89 
	73,45 

	27-12-001-02
	      2
	10840,65 
	846,58 
	6837,18 
	774,95 
	3156,89 
	103,62 

	27-12-001-03
	      3
	11746,40 
	1117,08 
	7472,43 
	859,54 
	3156,89 
	136,73 

	
	На каждый 1 м изменения ширины земляного полотна добавлять или исключать:

	27-12-001-04
	      к расценке 27-12-001-01
	750,00 
	11,44 
	738,56 
	84,04 
	0,00 
	1,4 

	27-12-001-05
	      к расценке 27-12-001-02
	762,47 
	11,36 
	751,11 
	85,73 
	0,00 
	1,39 

	27-12-001-06
	      к расценке 27-12-001-03
	805,42 
	11,36 
	794,06 
	92,48 
	0,00 
	1,39 

	Таблица 27-12-002. Устройство временных грунтовых дорог профилированных при работе выше нулевых отметок 

   

	
	Измеритель: 1000 м3 грунта в плотном теле

	
	Устройство временных грунтовых дорог профилированных при работе выше нулевых отметок для категории грунтов:

	27-12-002-01
	      1
	5290,40 
	295,26 
	4934,14 
	643,63 
	61,00 
	38,85 

	(407-9085)
	  Грунт, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	27-12-002-02
	      2
	5600,89 
	544,01 
	5056,88 
	680,12 
	0,00 
	69,3 

	(407-9085)
	  Грунт, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	27-12-002-03
	      3
	6086,13 
	820,33 
	5265,80 
	713,48 
	0,00 
	104,5 

	(407-9085)
	  Грунт, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	Таблица 27-12-003. Россыпь добавок песка для улучшения временных профилированных грунтовых дорог 

   

	
	Измеритель: 100 м3 песка

	27-12-003-01
	Россыпь добавок песка для улучшения временных профилированных грунтовых дорог
	8341,62 
	44,77 
	2219,25 
	185,27 
	6077,60 
	5,48 

	Таблица 27-12-004. Устройство покрытий временных дорог серповидного профиля толщиной слоя 15 см 

   

	
	Измеритель: 1 км дороги

	
	Устройство покрытий временных дорог серповидного профиля толщиной слоя 15 см, шириной 7,5 м:

	27-12-004-01
	      щебеночных
	325632,77 
	1551,31 
	24145,34 
	3040,42 
	299936,12 
	184,68 

	27-12-004-02
	      шлаковых
	83814,02 
	420,76 
	13360,88 
	1615,82 
	70032,38 
	47,49 

	27-12-004-03
	      песчано-гравийных
	95743,71 
	1551,31 
	9994,08 
	1326,38 
	84198,32 
	184,68 

	
	На каждые 0,5 м изменения ширины покрытий временных дорог добавлять или исключать:

	27-12-004-04
	      к расценке 27-12-004-01
	21774,74 
	103,40 
	1605,00 
	202,18 
	20066,34 
	12,31 

	27-12-004-05
	      к расценке 27-12-004-02
	5606,97 
	28,71 
	890,17 
	107,65 
	4688,09 
	3,24 

	27-12-004-06
	      к расценке 27-12-004-03
	6383,51 
	103,40 
	666,97 
	88,50 
	5613,14 
	12,31 

	Таблица 27-12-005. Устройство и разборка временных лежневых дорог 

   

	
	Измеритель: 1 км дороги

	27-12-005-01
	Устройство лежневых временных дорог толщиной настила 180 мм, шириной проезжей части 3,5 м
	658192,43 
	49495,27 
	7593,46 
	476,69 
	601103,70 
	5024,9 

	27-12-005-02
	На каждые 0,5 м изменения ширины проезжей части добавлять или исключать к расценке 27-12-005-01
	91400,47 
	6602,95 
	1048,02 
	64,36 
	83749,50 
	670,35 

	27-12-005-03
	Устройство лежневых временных дорог толщиной настила 160 мм, шириной проезжей части 3,5 м
	578348,66 
	48743,71 
	6667,45 
	421,95 
	522937,50 
	4948,6 

	27-12-005-04
	На каждые 0,5 м изменения ширины проезжей части добавлять или исключать к расценке 27-12-005-03
	75364,43 
	6501,00 
	1863,83 
	231,57 
	66999,60 
	660 

	27-12-005-05
	Разборка временных лежневых дорог шириной проезжей части 3,5 м
	12429,51 
	11960,99 
	468,52 
	51,76 
	0,00 
	1362,3 

	27-12-005-06
	На каждые 0,5 м изменения ширины проезжей части добавлять или исключать к расценке 27-12-005-05
	1703,29 
	1461,87 
	241,42 
	39,43 
	0,00 
	166,5 

	Подраздел 12.2 ДОРОГИ КОЛЕЙНЫE ИЗ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ 

   

	Таблица 27-12-008. Устройство и разборка временных колейных дорог из сборных железобетонных плит 

   

	
	Измеритель: 1 км дороги

	27-12-008-01
	Устройство временных колейных дорог из сборных железобетонных плит
	25546,24 
	5519,01 
	18608,06 
	2200,11 
	1419,17 
	618,03 

	(403-9138)
	  Плиты сборные железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	27-12-008-02
	Разборка временных колейных дорог из сборных железобетонных плит
	14981,09 
	2631,81 
	12349,28 
	1476,68 
	0,00 
	299,75 

	Таблица 27-12-009. Устройство и разборка временных разъездов 

   

	
	Измеритель: 1 разъезд

	
	Устройство временных разъездов:

	27-12-009-01
	      из плит сборных железобетонных
	2093,77 
	311,34 
	1085,40 
	129,81 
	697,03 
	34,44 

	(403-9138)
	  Плиты сборные железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	27-12-009-02
	      из гравийно-песчаной смеси
	2409,62 
	0,00 
	44,15 
	4,88 
	2365,47 
	 

	27-12-009-03
	Разборка временных разъездов из плит сборных железобетонных
	1138,39 
	159,36 
	979,03 
	115,72 
	0,00 
	18,15 

	Таблица 27-12-010. Устройство и разборка дорог из сборных железобетонных плит со сплошным покрытием 

   

	
	Измеритель: 100 м3 сборных железобетонных плит

	
	Устройство дорог из сборных железобетонных плит площадью:

	27-12-010-01
	      до 3 м2
	5960,03 
	1368,54 
	4451,99 
	538,35 
	139,50 
	155,87 

	(403-9138)
	  Плиты сборные железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	27-12-010-02
	      более 3 м2
	5142,78 
	1224,99 
	3852,72 
	465,64 
	65,07 
	139,52 

	(403-9138)
	  Плиты сборные железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	
	Разборка дорог из сборных железобетонных плит площадью:

	27-12-010-03
	      до 3 м2
	4647,84 
	442,11 
	4205,73 
	295,55 
	0,00 
	51,23 

	27-12-010-04
	      более 3 м2
	3304,85 
	330,18 
	2974,67 
	213,98 
	0,00 
	38,26 
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