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	Раздел 1. ЗАКРЫТЫЙ СПОСОБ РАБОТ 

   

	Подраздел 1.1 ПРОХОДКА ШАХТНЫХ СТВОЛОВ 

   

	Таблица 29-01-001. Проходка шахтных стволов диаметром до 6 м обычным способом без временных крепей 

   

	
	Измеритель: 100 м3 грунта по проектному наружному очертанию конструкции

	
	Проходка шахтных стволов диаметром до 6 м обычным способом без временных крепей в грунтах группы:

	29-01-001-01
	      1-2
	7053,91 
	2020,14 
	15,00 
	0,00 
	5018,77 
	174 

	29-01-001-02
	      3
	6502,08 
	2616,00 
	2093,37 
	0,00 
	1792,71 
	218 

	29-01-001-03
	      4
	5148,05 
	2377,62 
	888,67 
	0,00 
	1881,76 
	189 

	29-01-001-04
	      5
	5438,06 
	3270,80 
	1221,41 
	0,00 
	945,85 
	260 

	29-01-001-05
	      6-7
	10111,68 
	5258,44 
	3447,51 
	0,00 
	1405,73 
	418 

	29-01-001-06
	      8
	16523,78 
	8101,52 
	5461,35 
	0,00 
	2960,91 
	644 

	29-01-001-07
	      9
	26403,75 
	10466,56 
	10038,68 
	0,00 
	5898,51 
	832 

	29-01-001-08
	      10-11
	41117,84 
	13875,74 
	15972,31 
	0,00 
	11269,79 
	1103 

	Таблица 29-01-002. Проходка шахтных стволов диаметром более 6 до 9,5 м обычным способом без временных крепей 

   

	
	Измеритель: 100 м3 грунта по проектному наружному очертанию конструкции

	
	Проходка шахтных стволов диаметром более 6 до 9,5 м обычным способом без временных крепей в грунтах группы:

	29-01-002-01
	      1-2
	3933,35 
	1950,48 
	6,00 
	0,00 
	1976,87 
	168 

	29-01-002-02
	      3
	5685,81 
	2568,00 
	2090,50 
	0,00 
	1027,31 
	214 

	29-01-002-03
	      4
	4539,85 
	2339,88 
	886,42 
	0,00 
	1313,55 
	186 

	29-01-002-04
	      5
	5212,58 
	3245,64 
	1220,83 
	0,00 
	746,11 
	258 

	29-01-002-05
	      6-7
	9876,83 
	5233,28 
	3446,43 
	0,00 
	1197,12 
	416 

	29-01-002-06
	      8
	15906,62 
	8076,36 
	5458,28 
	0,00 
	2371,98 
	642 

	29-01-002-07
	      9
	25419,81 
	10403,66 
	10030,78 
	0,00 
	4985,37 
	827 

	29-01-002-08
	      10-11
	39367,47 
	13787,68 
	15955,64 
	0,00 
	9624,15 
	1096 

	Таблица 29-01-003. Расширение шахтных стволов до диаметра 9,5 м без временных крепей с уборкой и выпуском грунта в бункер породоспуска на нижележащий горизонт 

   

	
	Измеритель: 100 м3 грунта по проектному наружному очертанию конструкции

	
	Расширение шахтных стволов до диаметра 9,5 м без временных крепей с уборкой и выпуском грунта в бункер породоспуска на нижележащий горизонт при разработке слоями высотой до 2 м в грунтах группы:

	29-01-003-01
	      6-7
	12058,68 
	2478,26 
	8194,89 
	0,00 
	1385,53 
	197 

	29-01-003-02
	      8
	13959,56 
	2692,12 
	9047,96 
	0,00 
	2219,48 
	214 

	29-01-003-03
	      9
	20259,64 
	3623,04 
	13158,21 
	0,00 
	3478,39 
	288 

	29-01-003-04
	      10
	24940,58 
	4541,38 
	15409,90 
	0,00 
	4989,30 
	361 

	29-01-003-05
	      11
	29492,48 
	5535,20 
	18055,25 
	0,00 
	5902,03 
	440 

	Таблица 29-01-004. Расширение шахтных стволов до диаметра 9,5 м без временных крепей с уборкой грунта в породоспуск и выпуском его на почву откаточной выработки 

   

	
	Измеритель: 100 м3 грунта по проектному наружному очертанию конструкции

	
	Расширение шахтных стволов до диаметра 9,5 м без временных крепей с уборкой грунта в породоспуск и выпуском его на почву откаточной выработки при разработке слоями высотой до 2 м в грунтах группы:

	29-01-004-01
	      6-7
	15297,21 
	2453,10 
	11458,58 
	0,00 
	1385,53 
	195 


	29-01-004-02
	      8
	17344,10 
	2654,38 
	12470,19 
	0,00 
	2219,53 
	211 

	29-01-004-03
	      9
	23654,96 
	3597,88 
	16578,69 
	0,00 
	3478,39 
	286 

	29-01-004-04
	      10
	28687,52 
	4528,80 
	19169,42 
	0,00 
	4989,30 
	360 

	29-01-004-05
	      11
	33226,84 
	5510,04 
	21814,77 
	0,00 
	5902,03 
	438 

	Таблица 29-01-005. Расширение шахтных стволов до диаметра от 9,5 до 12 м без временных крепей с уборкой грунта в бункер породоспуска на нижележащий горизонт 

   

	
	Измеритель: 100 м3 грунта по проектному наружному очертанию конструкции

	
	Расширение шахтных стволов до диаметра от 9,5 до 12 м без временных крепей с уборкой грунта в бункер породоспуска на нижележащий горизонт при разработке слоями высотой до 2 м в грунтах группы:

	29-01-005-01
	      6-7
	13249,89 
	1849,26 
	10278,39 
	393,59 
	1122,24 
	147 

	29-01-005-02
	      8
	15222,69 
	2000,22 
	11595,61 
	433,04 
	1626,86 
	159 

	29-01-005-03
	      9
	16782,85 
	2276,98 
	12315,36 
	433,04 
	2190,51 
	181 

	29-01-005-04
	      10
	19127,79 
	2767,60 
	13411,06 
	433,04 
	2949,13 
	220 

	29-01-005-05
	      11
	20890,57 
	3157,58 
	14468,97 
	433,04 
	3264,02 
	251 

	
	Расширение шахтных стволов до диаметра от 9,5 до 12 м без временных крепей с уборкой грунта в бункер породоспуска на нижележащий горизонт при разработке слоями высотой более 2 до 5 м в грунтах группы:

	29-01-005-06
	      6-7
	13972,84 
	2075,70 
	10695,09 
	393,59 
	1202,05 
	165 

	29-01-005-07
	      8
	16143,33 
	2226,66 
	12113,64 
	433,04 
	1803,03 
	177 

	29-01-005-08
	      9
	18326,92 
	2616,64 
	13165,12 
	433,04 
	2545,16 
	208 

	29-01-005-09
	      10
	21367,12 
	3258,22 
	14663,46 
	433,04 
	3445,44 
	259 

	29-01-005-10
	      11
	24127,72 
	3874,64 
	16338,14 
	433,04 
	3914,94 
	308 

	Таблица 29-01-006. Расширение шахтных стволов до диаметра от 9,5 до 12 м без временных крепей с уборкой грунта в породоспуск и выпуском его на почву откаточной выработки 

   

	
	Измеритель: 100 м3 грунта по проектному наружному очертанию конструкции

	
	Расширение шахтных стволов до диаметра от 9,5 до 12 м без временных крепей с уборкой грунта в породоспуск и выпуском его на почву откаточной выработки при разработке слоями высотой до 2 м в грунтах группы:

	29-01-006-01
	      6-7
	16481,81 
	1836,68 
	13522,89 
	393,59 
	1122,24 
	146 

	29-01-006-02
	      8
	18592,41 
	1975,06 
	14990,49 
	433,04 
	1626,86 
	157 

	29-01-006-03
	      9
	20152,57 
	2251,82 
	15710,24 
	433,04 
	2190,51 
	179 

	29-01-006-04
	      10
	22836,68 
	2742,44 
	17145,11 
	433,04 
	2949,13 
	218 

	29-01-006-05
	      11
	24599,46 
	3132,42 
	18203,02 
	433,04 
	3264,02 
	249 

	
	Расширение шахтных стволов до диаметра от 9,5 до 12 м без временных крепей с уборкой грунта в породоспуск и выпуском его на почву откаточной выработки при разработке слоями высотой более 2 до 5 м в грунтах группы:

	29-01-006-06
	      6-7
	17204,76 
	2063,12 
	13939,59 
	393,59 
	1202,05 
	164 

	29-01-006-07
	      8
	19513,05 
	2201,50 
	15508,52 
	433,04 
	1803,03 
	175 

	29-01-006-08
	      9
	21696,64 
	2591,48 
	16560,00 
	433,04 
	2545,16 
	206 

	29-01-006-09
	      10
	25088,59 
	3245,64 
	18397,51 
	433,04 
	3445,44 
	258 

	29-01-006-10
	      11
	27849,19 
	3862,06 
	20072,19 
	433,04 
	3914,94 
	307 

	Таблица 29-01-007. Расширение шахтных стволов до диаметра более 12 м без временных крепей с уборкой и выпуском грунта в бункер породоспуска на нижележащий горизонт 

   

	
	Измеритель: 100 м3 грунта по проектному наружному очертанию конструкции

	
	Расширение шахтных стволов до диаметра более 12 м без временных крепей с уборкой и выпуском грунта в бункер породоспуска на нижележащий горизонт при разработке слоями высотой до 2 м в грунтах группы:

	29-01-007-01
	      6-7
	12495,79 
	1685,72 
	9987,79 
	390,92 
	822,28 
	134 

	29-01-007-02
	      8
	13995,04 
	1761,20 
	11074,24 
	430,36 
	1159,60 
	140 

	29-01-007-03
	      9
	15124,22 
	1962,48 
	11583,60 
	430,36 
	1578,14 
	156 

	29-01-007-04
	      10
	16615,07 
	2302,14 
	12269,80 
	430,36 
	2043,13 
	183 

	29-01-007-05
	      11
	18001,23 
	2604,06 
	13090,83 
	430,36 
	2306,34 
	207 

	
	Расширение шахтных стволов до диаметра более 12 м без временных крепей с уборкой и выпуском грунта в бункер породоспуска на нижележащий горизонт при разработке слоями высотой более 2 до 5 м в грунтах группы:

	29-01-007-06
	      6-7
	13026,66 
	1849,26 
	10297,33 
	390,92 
	880,07 
	147 

	29-01-007-07
	      8
	14598,10 
	1899,58 
	11432,21 
	430,36 
	1266,31 
	151 

	29-01-007-08
	      9
	16131,92 
	2188,92 
	12157,23 
	430,36 
	1785,77 
	174 

	29-01-007-09
	      10
	18133,03 
	2629,22 
	13130,56 
	430,36 
	2373,25 
	209 

	29-01-007-10
	      11
	20158,04 
	3082,10 
	14353,44 
	430,36 
	2722,50 
	245 

	Таблица 29-01-008. Расширение шахтных стволов до диаметра более 12 м без временных крепей с уборкой грунта в породоспуск и выпуском его на почву откаточной выработки 

   

	
	Измеритель: 100 м3 грунта по проектному наружному очертанию конструкции

	
	Расширение шахтных стволов до диаметра более 12 м без временных крепей с уборкой грунта в породоспуск и выпуском его на почву откаточной выработки при разработке слоями высотой до 2 м в грунтах группы:

	29-01-008-01
	      6-7
	15712,97 
	1673,14 
	13213,09 
	390,92 
	826,74 
	133 

	29-01-008-02
	      8
	17323,00 
	1736,04 
	14427,36 
	430,36 
	1159,60 
	138 

	29-01-008-03
	      9
	18452,35 
	1937,32 
	14936,89 
	430,36 
	1578,14 
	154 

	29-01-008-04
	      10
	20269,79 
	2264,40 
	15962,26 
	430,36 
	2043,13 
	180 

	29-01-008-05
	      11
	21668,52 
	2578,90 
	16783,28 
	430,36 
	2306,34 
	205 

	
	Расширение шахтных стволов до диаметра более 12 м без временных крепей с уборкой грунта в породоспуск и выпуском его на почву откаточной выработки при разработке слоями высотой более 2 до 5 м в грунтах группы:

	29-01-008-06
	      6-7
	16239,37 
	1836,68 
	13522,62 
	390,92 
	880,07 
	146 

	29-01-008-07
	      8
	17926,22 
	1874,42 
	14785,49 
	430,36 
	1266,31 
	149 

	29-01-008-08
	      9
	19447,47 
	2151,18 
	15510,52 
	430,36 
	1785,77 
	171 

	29-01-008-09
	      10
	21800,33 
	2604,06 
	16823,02 
	430,36 
	2373,25 
	207 

	29-01-008-10
	      11
	23812,75 
	3044,36 
	18045,89 
	430,36 
	2722,50 
	242 

	Таблица 29-01-009. Проходка шахтных стволов обычным способом с временными деревометаллическими крепями 

   

	
	Измеритель: 100 м3 грунта по проектному наружному очертанию временных крепей

	
	Проходка шахтных стволов обычным способом с временными деревометаллическими крепями диаметром до 3,5 м в грунтах группы:

	29-01-009-01
	      1
	18304,34 
	4702,14 
	65,90 
	0,00 
	13536,30 
	453 

	29-01-009-02
	      2
	18781,82 
	5179,62 
	65,90 
	0,00 
	13536,30 
	499 

	29-01-009-03
	      3
	16766,17 
	4350,83 
	5198,06 
	341,04 
	7217,28 
	407 

	29-01-009-04
	      4
	20206,34 
	4816,80 
	9182,62 
	605,40 
	6206,92 
	432 

	
	Проходка шахтных стволов обычным способом с временными деревометаллическими крепями диаметром более 3,5 до 5 м в грунтах группы:

	29-01-009-05
	      1
	14661,14 
	3902,88 
	50,28 
	0,00 
	10707,98 
	376 

	29-01-009-06
	      2
	15138,62 
	4380,36 
	50,28 
	0,00 
	10707,98 
	422 

	29-01-009-07
	      3
	14904,82 
	3816,33 
	5188,09 
	341,04 
	5900,40 
	357 

	29-01-009-08
	      4
	18855,75 
	4538,05 
	9175,67 
	605,40 
	5142,03 
	407 

	
	Проходка шахтных стволов обычным способом с временными деревометаллическими крепями диаметром более 5 до 6,5 м в грунтах группы:

	29-01-009-09
	      1
	12710,35 
	3508,44 
	40,98 
	0,00 
	9160,93 
	338 

	29-01-009-10
	      2
	13343,53 
	4141,62 
	40,98 
	0,00 
	9160,93 
	399 

	29-01-009-11
	      3
	14160,65 
	3688,05 
	5182,39 
	341,04 
	5290,21 
	345 

	29-01-009-12
	      4
	18290,94 
	4437,70 
	9171,63 
	605,40 
	4681,61 
	398 

	
	Проходка шахтных стволов обычным способом с временными деревометаллическими крепями диаметром более 6,5 до 9 м в грунтах группы:

	29-01-009-13
	      1
	8563,71 
	2896,02 
	27,30 
	0,00 
	5640,39 
	279 

	29-01-009-14
	      2
	9041,19 
	3373,50 
	27,30 
	0,00 
	5640,39 
	325 

	29-01-009-15
	      3
	11306,99 
	3153,55 
	5173,10 
	341,04 
	2980,34 
	295 

	29-01-009-16
	      4
	15240,16 
	3802,15 
	9161,33 
	605,40 
	2276,68 
	341 

	Таблица 29-01-010. Проходка шахтных стволов в замороженных грунтах 

   

	
	Измеритель: 100 м3 грунта по проектному наружному очертанию конструкции

	
	Проходка шахтных стволов диаметром до 6 м в замороженных грунтах группы:

	29-01-010-01
	      1-2
	3295,08 
	2310,39 
	984,69 
	0,00 
	0,00 
	199 

	29-01-010-02
	      3
	5787,15 
	3123,09 
	2664,06 
	0,00 
	0,00 
	269 

	29-01-010-03
	      4
	5412,23 
	3207,90 
	1191,49 
	0,00 
	1012,84 
	255 

	
	Проходка шахтных стволов диаметром более 6 до 9,5 м в замороженных грунтах группы:

	29-01-010-04
	      1-2
	3295,08 
	2310,39 
	984,69 
	0,00 
	0,00 
	199 

	29-01-010-05
	      3
	5787,15 
	3123,09 
	2664,06 
	0,00 
	0,00 
	269 

	29-01-010-06
	      4
	5036,76 
	3157,58 
	1190,49 
	0,00 
	688,69 
	251 

	Таблица 29-01-011. Проходка шахтных стволов опускным колодцем 

   

	
	Измеритель: 100 м3 грунта по проектному наружному очертанию конструкции

	
	Проходка шахтных стволов опускным колодцем в грунтах группы:

	29-01-011-01
	      1-2
	12743,70 
	4812,96 
	30,25 
	0,00 
	7900,49 
	444 

	29-01-011-02
	      3
	17244,58 
	5401,40 
	5229,86 
	344,07 
	6613,32 
	478 

	29-01-011-03
	      4
	20906,43 
	6644,40 
	8109,26 
	534,77 
	6152,77 
	588 

	29-01-011-04
	      5
	23013,77 
	7446,70 
	9862,22 
	650,81 
	5704,85 
	659 

	Таблица 29-01-012. Сборка ножей из листовой стали 

   

	
	Измеритель: 1 т стальных конструкций

	29-01-012-01
	Сборка ножей из листовой стали
	13895,14 
	219,08 
	25,06 
	0,00 
	13651,00 
	18,87 

	Таблица 29-01-013. Сборка комбинированных ножей из чугунных тюбингов и листовой стали 

   

	
	Измеритель: 1 т чугунных тюбингов

	29-01-013-01
	Сборка комбинированных ножей из чугунных тюбингов и листовой стали
	8931,58 
	235,80 
	46,07 
	0,00 
	8649,71 
	20,31 

	Таблица 29-01-014. Сооружение шахтных стволов методом погружения крепи в тиксотропной рубашке 

   

	
	Измеритель: 1 м шахтного ствола

	
	Сооружение шахтных стволов методом погружения крепи в тиксотропной рубашке, диаметр шахтного ствола:

	29-01-014-01
	      5,5 м
	2942,79 
	606,39 
	1349,40 
	131,44 
	987,00 
	55,94 

	(108-0085)
	  Тюбинги чугунные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(108-9001)
	  Комплекты болтовые со сферическими шайбами, (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(108-9019)
	  Пробки тюбинговые, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	29-01-014-02
	      6 м
	3359,05 
	690,62 
	1579,26 
	153,79 
	1089,17 
	63,71 

	(108-0085)
	  Тюбинги чугунные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(108-9001)
	  Комплекты болтовые со сферическими шайбами, (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(108-9019)
	  Пробки тюбинговые, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	Таблица 29-01-015. Устройство и разборка армировки шахтных стволов диаметром до 6 м при их сооружении 

   

	
	Измеритель: 1 м ствола

	29-01-015-01
	Устройство армировки шахтных стволов диаметром до 6 м при их сооружении
	1772,55 
	249,73 
	5,00 
	0,00 
	1517,82 
	21,51 

	29-01-015-02
	Разборка армировки шахтных стволов диаметром до 6 м после их сооружении
	101,04 
	99,38 
	1,16 
	0,00 
	0,50 
	8,56 

	Таблица 29-01-016. Устройство армировки шахтных стволов и наклонных выработок на период проходки горизонтальных выработок и разборка ее 

   

	
	Измеритель: 1 м ствола или наклонной выработки

	
	Устройство армировки шахтных стволов диаметром до 6 м на период проходки горизонтальных выработок:

	29-01-016-01
	      с одной клетью
	1137,65 
	238,24 
	2,27 
	0,00 
	897,14 
	20,52 

	29-01-016-02
	      с двумя клетями
	2857,01 
	317,53 
	5,36 
	0,00 
	2534,12 
	27,35 

	29-01-016-03
	      с тремя клетями
	3822,51 
	330,42 
	8,51 
	0,00 
	3483,58 
	28,46 

	
	Разборка армировки шахтных стволов диаметром до 6 м после завершения проходки горизонтальных выработок:

	29-01-016-04
	      с одной клетью
	91,72 
	91,72 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	7,9 

	29-01-016-05
	      с двумя клетями
	112,04 
	112,04 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	9,65 

	29-01-016-06
	      с тремя клетями
	126,08 
	126,08 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	10,86 

	29-01-016-07
	Устройство армировки наклонных выработок
	1475,56 
	111,92 
	14,09 
	0,00 
	1349,55 
	9,64 

	29-01-016-08
	Разборка армировки наклонных выработок
	62,28 
	52,59 
	9,69 
	0,00 
	0,00 
	4,53 

	Таблица 29-01-017. Устройство и разборка армировки шахтных стволов на период сооружения горизонтальных тоннелей малого сечения 

   

	
	Измеритель: 1 м ствола

	29-01-017-01
	Устройство и разборка армировки шахтных стволов на период сооружения горизонтальных тоннелей малого сечения
	923,97 
	93,84 
	2,38 
	0,00 
	827,75 
	9,04 

	Таблица 29-01-020. Монтаж бурового стволопроходческого комплекса марки VSM 7700/5500 фирмы "Herrenknecht AG" 

   

	
	Измеритель: 1 операция

	29-01-020-01
	Монтаж бурового стволопроходческого комплекса марки VSM 7700/5500 фирмы "Herrenknecht AG"
	343582,85 
	18223,52 
	325359,33 
	11519,55 
	0,00 
	1569,64 

	Таблица 29-01-021. Демонтаж бурового стволопроходческого комплекса марки VSM 7700/5500 фирмы "Herrenknecht AG" 

   

	
	Измеритель: 1 операция

	29-01-021-01
	Демонтаж бурового стволопроходческого  комплекса марки VSM 7700/5500 фирмы "Herrenknecht AG"
	195844,17 
	10308,05 
	185536,12 
	6241,76 
	0,00 
	887,86 

	Таблица 29-01-022. Проходка шахтного ствола диаметром 5500 мм стволопроходческой машины VSM 7700/5500 

   

	
	Измеритель: 1 м шахтного ствола

	
	Проходка шахтного ствола диаметром 5500 мм стволопроходческой машины VSM 7700/5500 в грунтах:

	29-01-022-01
	      1 группа
	146506,96 
	163,10 
	93553,75 
	631,81 
	52790,11 
	13,81 

	29-01-022-02
	      2 группа
	149131,09 
	163,10 
	96177,88 
	648,58 
	52790,11 
	13,81 

	29-01-022-03
	      3 группа
	155035,39 
	163,10 
	102082,18 
	685,79 
	52790,11 
	13,81 

	Таблица 29-01-023. Проходка шахтного ствола диаметром 7700 мм стволопроходческой машины VSM 7700/5500 

   

	
	Измеритель: 1 м шахтного ствола

	
	Проходка шахтного ствола диаметром 7700 мм стволопроходческой машины VSM 7700/5500:

	29-01-023-01
	      1 группа
	189610,76 
	170,87 
	121385,15 
	821,94 
	68054,74 
	14,91 

	29-01-023-02
	      2 группа
	195843,08 
	170,87 
	127617,47 
	861,20 
	68054,74 
	14,91 

	29-01-023-03
	      3 группа
	206667,63 
	170,87 
	138442,02 
	929,76 
	68054,74 
	14,91 

	Подраздел 1.2 ПРОХОДКА ШТОЛЕН 

   

	Таблица 29-01-027. Проходка постоянных штолен сечением в свету до 6 м2 с креплением деревянной крепью 

   

	
	Измеритель: 100 м3 грунта по проектному наружному очертанию конструкции

	
	Проходка постоянных штолен сечением в свету до 6 м2 с креплением деревянной крепью в грунтах группы:

	29-01-027-01
	      мелкозернистых сыпучих песках
	64254,33 
	14970,04 
	2031,32 
	0,00 
	47252,97 
	1381 

	29-01-027-02
	      1-2
	49853,41 
	12639,44 
	2025,32 
	0,00 
	35188,65 
	1166 

	29-01-027-03
	      3
	25370,52 
	7314,40 
	5551,36 
	0,00 
	12504,76 
	656 

	29-01-027-04
	      4
	19525,96 
	5027,13 
	4092,39 
	0,00 
	10406,44 
	433 

	29-01-027-05
	      5
	21602,79 
	5886,27 
	4678,57 
	0,00 
	11037,95 
	507 

	29-01-027-06
	      6-7
	26291,66 
	7337,52 
	8223,76 
	0,00 
	10730,38 
	632 

	29-01-027-07
	      8
	33412,69 
	9384,00 
	11250,42 
	0,00 
	12778,27 
	782 

	29-01-027-08
	      9
	44841,51 
	10596,00 
	16862,24 
	0,00 
	17383,27 
	883 

	29-01-027-09
	      10-11
	61214,99 
	12576,00 
	23562,40 
	0,00 
	25076,59 
	1048 

	Таблица 29-01-028. Проходка постоянных штолен сечением в свету более 6 до 10 м2 с креплением деревянной крепью 

   

	
	Измеритель: 100 м3 грунта по проектному наружному очертанию конструкции

	
	Проходка постоянных штолен сечением в свету более 6 до 10 м2 с креплением деревянной крепью в грунтах группы:

	29-01-028-01
	      мелкозернистых сыпучих песках
	61004,72 
	14720,72 
	1960,85 
	0,00 
	44323,15 
	1358 

	29-01-028-02
	      1-2
	47018,30 
	11577,12 
	1955,47 
	0,00 
	33485,71 
	1068 

	29-01-028-03
	      3
	23689,15 
	6388,95 
	5286,88 
	0,00 
	12013,32 
	573 

	29-01-028-04
	      4
	17220,95 
	4284,09 
	3884,69 
	0,00 
	9052,17 
	369 

	29-01-028-05
	      5
	18836,84 
	5050,35 
	4429,90 
	0,00 
	9356,59 
	435 

	29-01-028-06
	      6-7
	23495,98 
	6420,33 
	7871,47 
	0,00 
	9204,18 
	553 

	29-01-028-07
	      8
	30391,47 
	8544,00 
	10789,66 
	0,00 
	11057,81 
	712 

	29-01-028-08
	      9
	40861,15 
	9792,00 
	16218,20 
	0,00 
	14850,95 
	816 

	29-01-028-09
	      10-11
	55377,65 
	11592,00 
	22728,29 
	0,00 
	21057,36 
	966 

	Таблица 29-01-029. Проходка постоянных штолен сечением в свету более 10 до 20 м2 с креплением деревянной крепью 

   

	
	Измеритель: 100 м3 грунта по проектному наружному очертанию конструкции

	
	Проходка постоянных штолен сечением в свету более 10 до 20 м2 с креплением деревянной крепью в грунтах группы:

	29-01-029-01
	      мелкозернистых сыпучих песках
	53586,81 
	12173,32 
	1889,95 
	0,00 
	39523,54 
	1123 

	29-01-029-02
	      1-2
	41921,02 
	10276,32 
	1885,08 
	0,00 
	29759,62 
	948 

	29-01-029-03
	      3
	22961,90 
	6277,45 
	4899,79 
	0,00 
	11784,66 
	563 

	29-01-029-04
	      4
	14914,76 
	3691,98 
	3701,01 
	0,00 
	7521,77 
	318 

	29-01-029-05
	      5
	16178,80 
	4365,36 
	4191,76 
	0,00 
	7621,68 
	376 

	29-01-029-06
	      6-7
	20116,15 
	5433,48 
	7107,80 
	0,00 
	7574,87 
	468 

	29-01-029-07
	      8
	27624,61 
	7428,00 
	9789,43 
	0,00 
	10407,18 
	619 

	29-01-029-08
	      9
	37953,64 
	8868,00 
	15505,41 
	0,00 
	13580,23 
	739 

	29-01-029-09
	      10-11
	49629,68 
	10440,00 
	21466,64 
	0,00 
	17723,04 
	870 

	Таблица 29-01-030. Проходка постоянных штолен сечением в свету до 6 м2 с креплением деревометаллической крепью 

   

	
	Измеритель: 100 м3 грунта по проектному наружному очертанию конструкции

	
	Проходка постоянных штолен сечением в свету до 6 м2 с креплением деревометаллической крепью в грунтах группы:

	29-01-030-01
	      мелкозернистых сыпучих песках
	109939,88 
	12596,08 
	1989,43 
	0,00 
	95354,37 
	1162 

	29-01-030-02
	      1-2
	93859,58 
	10352,20 
	1981,31 
	0,00 
	81526,07 
	955 

	29-01-030-03
	      3
	56536,73 
	6054,45 
	5214,27 
	0,00 
	45268,01 
	543 

	29-01-030-04
	      4
	37834,17 
	4376,97 
	3983,83 
	0,00 
	29473,37 
	377 

	29-01-030-05
	      5
	39979,30 
	5352,21 
	4557,97 
	0,00 
	30069,12 
	461 

	29-01-030-06
	      6-7
	43441,20 
	6489,99 
	8022,38 
	0,00 
	28928,83 
	559 

	29-01-030-07
	      8
	50467,82 
	8544,00 
	10919,73 
	0,00 
	31004,09 
	712 

	29-01-030-08
	      9
	61011,30 
	9696,00 
	16408,60 
	0,00 
	34906,70 
	808 

	29-01-030-09
	      10-11
	75839,86 
	11544,00 
	22979,86 
	0,00 
	41316,00 
	962 

	Таблица 29-01-031. Проходка постоянных штолен сечением в свету более 6 м2 с креплением деревометаллической крепью 

   

	
	Измеритель: 100 м3 грунта по проектному наружному очертанию конструкции

	
	Проходка постоянных штолен сечением в свету более 6 м2 с креплением деревометаллической крепью в грунтах группы:

	29-01-031-01
	      мелкозернистых сыпучих песках
	98191,59 
	11512,08 
	1892,05 
	0,00 
	84787,46 
	1062 

	29-01-031-02
	      1-2
	85048,26 
	9495,84 
	1886,30 
	0,00 
	73666,12 
	876 

	29-01-031-03
	      3
	50354,08 
	5385,45 
	4579,25 
	0,00 
	40389,38 
	483 

	29-01-031-04
	      4
	33086,09 
	3808,08 
	3771,33 
	0,00 
	25506,68 
	328 

	29-01-031-05
	      5
	34398,45 
	4493,07 
	4265,62 
	0,00 
	25639,76 
	387 

	29-01-031-06
	      6-7
	38341,56 
	5572,80 
	7234,33 
	0,00 
	25534,43 
	480 

	29-01-031-07
	      8
	45826,04 
	7488,00 
	9832,46 
	0,00 
	28505,58 
	624 

	29-01-031-08
	      9
	56480,51 
	9036,00 
	15549,89 
	0,00 
	31894,62 
	753 

	29-01-031-09
	      10-11
	68693,49 
	10668,00 
	21513,91 
	0,00 
	36511,58 
	889 

	Таблица 29-01-032. Проходка постоянных штолен с креплением стальным верхняком и деревянными стойками 

   

	
	Измеритель: 100 м3 грунта по проектному наружному очертанию конструкции

	
	Проходка постоянных штолен с креплением стальным верхняком и деревянными стойками в грунтах группы:

	29-01-032-01
	      мелкозернистых сыпучих песках
	75163,38 
	13073,04 
	1994,76 
	0,00 
	60095,58 
	1206 

	29-01-032-02
	      1-2
	62556,97 
	11002,60 
	1989,51 
	0,00 
	49564,86 
	1015 

	29-01-032-03
	      3
	33830,82 
	6400,10 
	5475,31 
	0,00 
	21955,41 
	574 

	29-01-032-04
	      4
	26087,37 
	4376,97 
	3959,13 
	0,00 
	17751,27 
	377 

	29-01-032-05
	      5
	27949,35 
	5189,67 
	4535,97 
	0,00 
	18223,71 
	447 

	29-01-032-06
	      6-7
	32609,47 
	6582,87 
	8036,85 
	0,00 
	17989,75 
	567 

	29-01-032-07
	      8
	39568,25 
	8652,00 
	10990,10 
	0,00 
	19926,15 
	721 

	29-01-032-08
	      9
	50538,88 
	9876,00 
	16539,63 
	0,00 
	24123,25 
	823 

	29-01-032-09
	      10-11
	65937,64 
	11772,00 
	23114,84 
	0,00 
	31050,80 
	981 

	Таблица 29-01-033. Проходка постоянных штолен с креплением сборными железобетонными рамами 

   

	
	Измеритель: 100 м3 грунта по проектному наружному очертанию конструкции

	
	Проходка постоянных штолен с креплением сборными железобетонными рамами в грунтах группы:

	29-01-033-01
	      1-2
	21495,46 
	8346,80 
	1678,27 
	0,00 
	11470,39 
	770 

	29-01-033-02
	      3
	12913,11 
	4816,80 
	4658,53 
	0,00 
	3437,78 
	432 

	29-01-033-03
	      4
	8433,21 
	3622,32 
	3553,08 
	0,00 
	1257,81 
	312 

	29-01-033-04
	      5
	9950,29 
	4330,53 
	4069,66 
	0,00 
	1550,10 
	373 

	29-01-033-05
	      6-7
	15485,03 
	5874,66 
	7327,87 
	0,00 
	2282,50 
	506 

	Таблица 29-01-034. Проходка постоянных штолен сечением в свету более 6 м2 с креплением металлическими рамами и затяжкой из армоцементных плит 

   

	
	Измеритель: 100 м3 грунта по проектному наружному очертанию конструкции

	
	Проходка постоянных штолен сечением в свету более 6 м2 с креплением металлическими рамами и затяжкой из армоцементных плит в грунтах группы:

	29-01-034-01
	      4
	45333,64 
	5131,62 
	8774,17 
	0,00 
	31427,85 
	442 

	(101-9140)
	  Плиты армоцементные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	29-01-034-02
	      5
	49438,77 
	5886,27 
	11980,84 
	0,00 
	31571,66 
	507 

	(101-9140)
	  Плиты армоцементные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	29-01-034-03
	      6-7
	54404,97 
	7105,32 
	15024,80 
	0,00 
	32274,85 
	612 

	(101-9140)
	  Плиты армоцементные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	29-01-034-04
	      8
	62681,43 
	9132,00 
	18437,48 
	0,00 
	35111,95 
	761 

	(101-9140)
	  Плиты армоцементные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	29-01-034-05
	      9
	71043,17 
	9204,00 
	23450,08 
	0,00 
	38389,09 
	767 

	(101-9140)
	  Плиты армоцементные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	29-01-034-06
	      10-11
	80360,25 
	10680,00 
	25788,43 
	0,00 
	43891,82 
	890 

	(101-9140)
	  Плиты армоцементные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	Таблица 29-01-035. Проходка временных штолен сечением в свету до 6 м2 с креплением деревянной крепью 

   

	
	Измеритель: 100 м3 грунта по проектному наружному очертанию конструкции

	
	Проходка временных штолен сечением в свету до 6 м2 с креплением деревянной крепью в грунтах группы:

	29-01-035-01
	      мелкозернистых сыпучих песках
	50374,61 
	15349,44 
	1814,88 
	0,00 
	33210,29 
	1416 

	29-01-035-02
	      1-2
	36140,51 
	13073,04 
	1921,50 
	0,00 
	21145,97 
	1206 

	29-01-035-03
	      3
	19974,88 
	7559,70 
	5496,88 
	0,00 
	6918,30 
	678 

	29-01-035-04
	      4
	14881,21 
	5212,89 
	4044,36 
	0,00 
	5623,96 
	449 

	29-01-035-05
	      5
	16949,94 
	6060,42 
	4630,54 
	0,00 
	6258,98 
	522 

	29-01-035-06
	      6-7
	22270,36 
	7453,62 
	8190,26 
	0,00 
	6626,48 
	642 

	29-01-035-07
	      8
	30315,14 
	9480,00 
	11221,60 
	0,00 
	9613,54 
	790 

	29-01-035-08
	      9
	41731,97 
	10680,00 
	16833,42 
	0,00 
	14218,55 
	890 

	29-01-035-09
	      10-11
	58117,06 
	12672,00 
	23532,75 
	0,00 
	21912,31 
	1056 

	Таблица 29-01-036. Проходка временных штолен сечением в свету более 6 до 10 м2 с креплением деревянной крепью 

   

	
	Измеритель: 100 м3 грунта по проектному наружному очертанию конструкции

	
	Проходка временных штолен сечением в свету более 6 до 10 м2 с креплением деревянной крепью в грунтах группы:

	29-01-036-01
	      мелкозернистых сыпучих песках
	48348,94 
	15100,12 
	1858,03 
	0,00 
	31390,79 
	1393 

	29-01-036-02
	      1-2
	34395,17 
	11989,04 
	1852,78 
	0,00 
	20553,35 
	1106 

	29-01-036-03
	      3
	18489,47 
	6589,65 
	5236,14 
	0,00 
	6663,68 
	591 

	29-01-036-04
	      4
	13038,67 
	4435,02 
	3842,59 
	0,00 
	4761,06 
	382 

	29-01-036-05
	      5
	14637,31 
	5189,67 
	4387,67 
	0,00 
	5059,97 
	447 

	29-01-036-06
	      6-7
	19759,73 
	6489,99 
	7840,26 
	0,00 
	5429,48 
	559 

	29-01-036-07
	      8
	27330,51 
	8568,00 
	10762,09 
	0,00 
	8000,42 
	714 

	29-01-036-08
	      9
	37800,18 
	9816,00 
	16190,63 
	0,00 
	11793,55 
	818 

	29-01-036-09
	      10-11
	52316,13 
	11616,00 
	22700,06 
	0,00 
	18000,07 
	968 

	Таблица 29-01-037. Проходка временных штолен сечением в свету более 10 до 20 м2 с креплением деревянной крепью 

   

	
	Измеритель: 100 м3 грунта по проектному наружному очертанию конструкции

	
	Проходка временных штолен сечением в свету более 10 до 20 м2 с креплением деревянной крепью в грунтах группы:

	29-01-037-01
	      мелкозернистых сыпучих песках
	42617,89 
	12509,36 
	1803,80 
	0,00 
	28304,73 
	1154 

	29-01-037-02
	      1-2
	30952,22 
	10612,36 
	1799,05 
	0,00 
	18540,81 
	979 

	29-01-037-03
	      3
	17920,61 
	6489,30 
	4851,42 
	0,00 
	6579,89 
	582 

	29-01-037-04
	      4
	11412,59 
	3808,08 
	3666,18 
	0,00 
	3938,33 
	328 

	29-01-037-05
	      5
	12662,62 
	4469,85 
	4156,94 
	0,00 
	4035,83 
	385 

	29-01-037-06
	      6-7
	16987,09 
	5503,14 
	7080,64 
	0,00 
	4403,31 
	474 

	29-01-037-07
	      8
	24908,59 
	7500,00 
	9764,67 
	0,00 
	7643,92 
	625 

	29-01-037-08
	      9
	35238,06 
	8940,00 
	15481,98 
	0,00 
	10816,08 
	745 

	29-01-037-09
	      10-11
	46920,88 
	10524,00 
	21441,54 
	0,00 
	14955,34 
	877 

	Таблица 29-01-038. Проходка временных штолен сечением в свету до 6 м2 с креплением деревометаллической крепью 

   

	
	Измеритель: 100 м3 грунта по проектному наружному очертанию конструкции

	
	Проходка временных штолен сечением в свету до 6 м2 с креплением деревометаллической крепью в грунтах группы:

	29-01-038-01
	      мелкозернистых сыпучих песках
	48209,67 
	12292,56 
	1904,97 
	0,00 
	34012,14 
	1134 

	29-01-038-02
	      1-2
	34179,20 
	10059,52 
	1899,22 
	0,00 
	22220,46 
	928 

	29-01-038-03
	      3
	19948,43 
	5920,65 
	5161,19 
	0,00 
	8866,59 
	531 

	29-01-038-04
	      4
	14571,53 
	4307,31 
	3938,62 
	0,00 
	6325,60 
	371 

	29-01-038-05
	      5
	16728,20 
	5294,16 
	4512,88 
	0,00 
	6921,16 
	456 

	29-01-038-06
	      6-7
	21726,98 
	6362,28 
	7991,74 
	0,00 
	7372,96 
	548 

	29-01-038-07
	      8
	29422,73 
	8400,00 
	10894,02 
	0,00 
	10128,71 
	700 

	29-01-038-08
	      9
	39894,31 
	9552,00 
	16382,80 
	0,00 
	13959,51 
	796 

	29-01-038-09
	      10-11
	54781,60 
	11388,00 
	22953,86 
	0,00 
	20439,74 
	949 

	Таблица 29-01-039. Проходка временных штолен сечением в свету более 6 м2 с креплением деревометаллической крепью 

   

	
	Измеритель: 100 м3 грунта по проектному наружному очертанию конструкции

	
	Проходка временных штолен сечением в свету более 6 м2 с креплением деревометаллической крепью в грунтах группы:

	29-01-039-01
	      мелкозернистых сыпучих песках
	43593,55 
	11284,44 
	1823,94 
	0,00 
	30485,17 
	1041 

	29-01-039-02
	      1-2
	30425,25 
	9246,52 
	1818,19 
	0,00 
	19360,54 
	853 

	29-01-039-03
	      3
	17421,71 
	5218,20 
	4535,25 
	0,00 
	7668,26 
	468 

	29-01-039-04
	      4
	12766,60 
	3726,81 
	3736,08 
	0,00 
	5303,71 
	321 

	29-01-039-05
	      5
	14078,82 
	4411,80 
	4230,24 
	0,00 
	5436,78 
	380 

	29-01-039-06
	      6-7
	18478,48 
	5456,70 
	7208,68 
	0,00 
	5813,10 
	470 

	29-01-039-07
	      8
	26517,83 
	7344,00 
	9809,71 
	0,00 
	9364,12 
	612 

	29-01-039-08
	      9
	37172,32 
	8892,00 
	15527,15 
	0,00 
	12753,17 
	741 

	29-01-039-09
	      10-11
	49385,41 
	10524,00 
	21491,29 
	0,00 
	17370,12 
	877 

	Таблица 29-01-040. Проходка временных штолен с креплением стальным верхняком и деревянными стойками 

   

	
	Измеритель: 100 м3 грунта по проектному наружному очертанию конструкции

	
	Проходка временных штолен с креплением стальным верхняком и деревянными стойками в грунтах группы:

	29-01-040-01
	      мелкозернистых сыпучих песках
	46182,64 
	13073,04 
	1885,84 
	0,00 
	31223,76 
	1206 

	29-01-040-02
	      1-2
	33652,23 
	11078,48 
	1880,71 
	0,00 
	20693,04 
	1022 

	29-01-040-03
	      3
	19081,55 
	6522,75 
	5418,41 
	0,00 
	7140,39 
	585 

	29-01-040-04
	      4
	13433,63 
	4435,02 
	3909,68 
	0,00 
	5088,93 
	382 

	29-01-040-05
	      5
	15293,90 
	5247,72 
	4486,40 
	0,00 
	5559,78 
	452 

	29-01-040-06
	      6-7
	20506,27 
	6582,87 
	8000,19 
	0,00 
	5923,21 
	567 

	29-01-040-07
	      8
	28245,81 
	8640,00 
	10957,60 
	0,00 
	8648,21 
	720 

	29-01-040-08
	      9
	39261,12 
	9864,00 
	16507,26 
	0,00 
	12889,86 
	822 

	29-01-040-09
	      10-11
	54693,83 
	11760,00 
	23083,14 
	0,00 
	19850,69 
	980 

	Таблица 29-01-041. Проходка штолен без крепей 

   

	
	Измеритель: 100 м3 грунта по проектному наружному очертанию конструкции

	
	Проходка штолен сечением до 10 м2 без крепей в грунтах группы:

	29-01-041-01
	      4
	7929,60 
	2774,79 
	3513,63 
	0,00 
	1641,18 
	239 

	29-01-041-02
	      5
	9743,33 
	3552,66 
	4038,61 
	0,00 
	2152,06 
	306 

	29-01-041-03
	      6-7
	15054,56 
	4945,86 
	7288,85 
	0,00 
	2819,85 
	426 

	29-01-041-04
	      8
	22779,70 
	6768,00 
	10084,40 
	0,00 
	5927,30 
	564 

	29-01-041-05
	      9
	32455,85 
	7860,00 
	15043,11 
	0,00 
	9552,74 
	655 

	29-01-041-06
	      10-11
	45889,04 
	9456,00 
	20964,88 
	0,00 
	15468,16 
	788 

	
	Проходка штолен сечением более 10 м2 без крепей в грунтах группы:

	29-01-041-07
	      8
	19105,43 
	5844,00 
	9096,36 
	0,00 
	4165,07 
	487 

	29-01-041-08
	      9
	28803,06 
	7212,00 
	14477,90 
	0,00 
	7113,16 
	601 

	29-01-041-09
	      10-11
	41492,53 
	8700,00 
	20789,93 
	0,00 
	12002,60 
	725 

	Таблица 29-01-042. Устройство пересечений постоянных штолен с расширением выработок 

   

	
	Измеритель: 1 пересечение

	
	Устройство пересечений постоянных штолен с расширением выработок в грунтах группы:

	29-01-042-01
	      1-2
	107198,91 
	21951,00 
	3659,24 
	0,00 
	81588,67 
	2025 

	29-01-042-02
	      3
	62168,73 
	12376,50 
	7616,50 
	0,00 
	42175,73 
	1110 

	29-01-042-03
	      4
	56737,61 
	10286,46 
	6246,48 
	0,00 
	40204,67 
	886 

	29-01-042-04
	      5
	58444,90 
	11389,41 
	7044,48 
	0,00 
	40011,01 
	981 

	29-01-042-05
	      6-7
	45913,21 
	11087,55 
	11692,90 
	0,00 
	23132,76 
	955 

	29-01-042-06
	      8
	49469,06 
	14184,00 
	15893,39 
	0,00 
	19391,67 
	1182 

	29-01-042-07
	      9
	66295,08 
	16572,00 
	25203,88 
	0,00 
	24519,20 
	1381 

	29-01-042-08
	      10-11
	87369,25 
	19236,00 
	35140,34 
	0,00 
	32992,91 
	1603 

	Таблица 29-01-043. Устройство пересечений постоянных штолен без расширения выработок 

   

	
	Измеритель: 1 пересечение

	
	Устройство пересечений постоянных штолен без расширения выработок в грунтах группы:

	29-01-043-01
	      1-2
	5621,31 
	588,50 
	36,56 
	0,00 
	4996,25 
	54,29 

	29-01-043-02
	      3
	4411,69 
	480,12 
	59,04 
	0,00 
	3872,53 
	43,06 

	29-01-043-03
	      4
	3200,32 
	365,37 
	35,72 
	0,00 
	2799,23 
	31,47 

	29-01-043-04
	      5
	3209,48 
	370,82 
	39,24 
	0,00 
	2799,42 
	31,94 

	29-01-043-05
	      6-7
	3235,60 
	377,67 
	64,15 
	0,00 
	2793,78 
	32,53 

	29-01-043-06
	      8
	3302,72 
	404,40 
	92,90 
	0,00 
	2805,42 
	33,7 

	29-01-043-07
	      9
	3363,76 
	414,12 
	123,18 
	0,00 
	2826,46 
	34,51 

	29-01-043-08
	      10-11
	3486,89 
	426,84 
	172,26 
	0,00 
	2887,79 
	35,57 

	Таблица 29-01-044. Устройство пересечений временных штолен с расширением выработок 

   

	
	Измеритель: 1 пересечение

	
	Устройство пересечений временных штолен с расширением выработок в грунтах группы:

	29-01-044-01
	      1-2
	82411,26 
	22579,72 
	3465,73 
	0,00 
	56365,81 
	2083 

	29-01-044-02
	      3
	50550,65 
	12711,00 
	7510,58 
	0,00 
	30329,07 
	1140 

	29-01-044-03
	      4
	44599,24 
	10437,39 
	6137,11 
	0,00 
	28024,74 
	899 

	29-01-044-04
	      5
	46294,04 
	11528,73 
	6935,12 
	0,00 
	27830,19 
	993 

	29-01-044-05
	      6-7
	39408,41 
	11215,26 
	11638,98 
	0,00 
	16554,17 
	966 

	29-01-044-06
	      8
	42957,38 
	14328,00 
	15835,35 
	0,00 
	12794,03 
	1194 

	29-01-044-07
	      9
	59915,40 
	16848,00 
	25145,84 
	0,00 
	17921,56 
	1404 

	29-01-044-08
	      10-11
	81001,58 
	19524,00 
	35082,30 
	0,00 
	26395,28 
	1627 

	Таблица 29-01-045. Устройство пересечений временных штолен без расширения выработок 

   

	
	Измеритель: 1 пересечение

	
	Устройство пересечений временных штолен без расширения выработок в грунтах группы:

	29-01-045-01
	      1-2
	4210,94 
	630,35 
	24,72 
	0,00 
	3555,87 
	58,15 

	29-01-045-02
	      3
	3582,40 
	507,44 
	51,92 
	0,00 
	3023,04 
	45,51 

	29-01-045-03
	      4
	2523,90 
	381,74 
	29,72 
	0,00 
	2112,44 
	32,88 

	29-01-045-04
	      5
	2533,07 
	387,08 
	33,36 
	0,00 
	2112,63 
	33,34 

	29-01-045-05
	      6-7
	2565,41 
	393,93 
	58,40 
	0,00 
	2113,08 
	33,93 

	29-01-045-06
	      8
	2629,96 
	419,76 
	77,32 
	0,00 
	2132,88 
	34,98 

	29-01-045-07
	      9
	2700,99 
	429,60 
	117,47 
	0,00 
	2153,92 
	35,8 

	29-01-045-08
	      10-11
	2825,35 
	443,64 
	166,55 
	0,00 
	2215,16 
	36,97 

	Таблица 29-01-046. Разборка крепей пересечений штолен с расширением выработок 

   

	
	Измеритель: 1 пересечение

	
	Разборка крепей пересечений штолен с расширением выработок в грунтах группы:

	29-01-046-01
	      1-2
	3221,76 
	3215,52 
	6,24 
	0,00 
	0,00 
	319 

	29-01-046-02
	      3
	2040,91 
	2036,16 
	4,75 
	0,00 
	0,00 
	202 

	29-01-046-03
	      4
	2071,15 
	2066,40 
	4,75 
	0,00 
	0,00 
	205 

	29-01-046-04
	      5
	1243,31 
	1239,84 
	3,47 
	0,00 
	0,00 
	123 

	29-01-046-05
	      6-7
	1121,36 
	1118,88 
	2,48 
	0,00 
	0,00 
	111 

	Таблица 29-01-047. Разборка крепей пересечений штолен без расширения выработок 

   

	
	Измеритель: 1 пересечение

	
	Разборка крепей пересечений штолен без расширения выработок в грунтах группы:

	29-01-047-01
	      1-2
	238,76 
	238,19 
	0,57 
	0,00 
	0,00 
	23,63 

	29-01-047-02
	      3
	185,53 
	185,17 
	0,36 
	0,00 
	0,00 
	18,37 

	29-01-047-03
	      4-5
	147,67 
	147,37 
	0,30 
	0,00 
	0,00 
	14,62 

	29-01-047-04
	      6-7
	146,56 
	146,26 
	0,30 
	0,00 
	0,00 
	14,51 

	29-01-047-05
	      8-11
	145,35 
	145,05 
	0,30 
	0,00 
	0,00 
	14,39 

	Подраздел 1.3 ПРОХОДКА ТОННЕЛЕЙ И ВЫРАБОТОК 

   

	Таблица 29-01-057. Разработка калотт шириной до 7 м с временными деревянными крепями, прогонами (лонгаринами) при монолитной бетонной обделке тоннеля 

   

	
	Измеритель: 100 м3 грунта по проектному наружному очертанию конструкции

	
	Разработка калотт шириной до 7 м с временными деревянными крепями, прогонами (лонгаринами) при монолитной бетонной обделке тоннеля без разборки лонгарин в грунтах группы:

	29-01-057-01
	      мелкозернистых сыпучих песках
	102852,17 
	26384,56 
	2947,72 
	0,00 
	73519,89 
	2434 

	29-01-057-02
	      1-2
	82725,40 
	22829,04 
	2939,35 
	0,00 
	56957,01 
	2106 

	29-01-057-03
	      3
	56660,94 
	16836,50 
	8209,74 
	0,00 
	31614,70 
	1510 

	
	Разработка калотт шириной до 7 м с временными деревянными крепями, прогонами (лонгаринами) при монолитной бетонной обделке тоннеля с разборкой лонгарин в грунтах группы:

	29-01-057-04
	      3
	48228,80 
	16568,90 
	6408,24 
	0,00 
	25251,66 
	1486 

	29-01-057-05
	      4
	27973,97 
	10414,17 
	4114,50 
	0,00 
	13445,30 
	897 

	29-01-057-06
	      5
	29795,83 
	11308,14 
	4605,05 
	0,00 
	13882,64 
	974 

	29-01-057-07
	      6-7
	32476,85 
	12620,07 
	7788,99 
	0,00 
	12067,79 
	1087 

	29-01-057-08
	      8
	34225,23 
	13980,00 
	9081,91 
	0,00 
	11163,32 
	1165 

	29-01-057-09
	      9
	42338,75 
	15024,00 
	13329,50 
	0,00 
	13985,25 
	1252 

	29-01-057-10
	      10-11
	54025,00 
	16992,00 
	18301,01 
	0,00 
	18731,99 
	1416 

	Таблица 29-01-058. Разработка калотт шириной более 7 до 9 м с временными деревянными крепями, прогонами (лонгаринами) при монолитной бетонной обделке тоннеля 

   

	
	Измеритель: 100 м3 грунта по проектному наружному очертанию конструкции

	
	Разработка калотт шириной более 7 до 9 м с временными деревянными крепями, прогонами (лонгаринами) при монолитной бетонной обделке тоннеля без разборки лонгарин в грунтах группы:

	29-01-058-01
	      мелкозернистых сыпучих песках
	79256,75 
	20682,72 
	2587,68 
	0,00 
	55986,35 
	1908 

	29-01-058-02
	      1-2
	63128,00 
	17886,00 
	2580,93 
	0,00 
	42661,07 
	1650 

	29-01-058-03
	      3
	43735,35 
	13313,10 
	6937,07 
	0,00 
	23485,18 
	1194 

	
	Разработка калотт шириной более 7 до 9 м с временными деревянными крепями, прогонами (лонгаринами) при монолитной бетонной обделке тоннеля с разборкой лонгарин в грунтах группы:

	29-01-058-04
	      3
	37626,35 
	13034,35 
	5652,01 
	0,00 
	18939,99 
	1169 

	29-01-058-05
	      4
	22777,37 
	8742,33 
	3808,93 
	0,00 
	10226,11 
	753 

	29-01-058-06
	      5
	24311,54 
	9531,81 
	4246,56 
	0,00 
	10533,17 
	821 

	29-01-058-07
	      6-7
	26938,36 
	10739,25 
	7062,04 
	0,00 
	9137,07 
	925 

	29-01-058-08
	      8
	29439,23 
	12180,00 
	8478,49 
	0,00 
	8780,74 
	1015 

	29-01-058-09
	      9
	37272,66 
	13416,00 
	12739,36 
	0,00 
	11117,30 
	1118 

	29-01-058-10
	      10-11
	47651,67 
	15168,00 
	17410,11 
	0,00 
	15073,56 
	1264 

	Таблица 29-01-059. Разработка калотты шириной более 9 м с временными деревянными крепями, прогонами (лонгаринами) при монолитной бетонной обделке тоннеля 

   

	
	Измеритель: 100 м3 грунта по проектному наружному очертанию конструкции

	
	Разработка калотт шириной более 9 м с временными деревянными крепями, прогонами (лонгаринами) при монолитной бетонной обделке тоннеля без разборки лонгарин в грунтах группы:

	29-01-059-01
	      мелкозернистых сыпучих песках
	55738,52 
	14970,04 
	2227,33 
	0,00 
	38541,15 
	1381 

	29-01-059-02
	      1-2
	43618,76 
	12942,96 
	2222,33 
	0,00 
	28453,47 
	1194 

	29-01-059-03
	      3
	30623,43 
	9812,00 
	5695,18 
	0,00 
	15116,25 
	880 

	
	Разработка калотт шириной более 9 м с временными деревянными крепями, прогонами (лонгаринами) при монолитной бетонной обделке тоннеля с разборкой лонгарин в грунтах группы:

	29-01-059-04
	      3
	26957,85 
	9544,40 
	4914,30 
	0,00 
	12499,15 
	856 

	29-01-059-05
	      4
	17561,97 
	7070,49 
	3499,84 
	0,00 
	6991,64 
	609 

	29-01-059-06
	      5
	18704,07 
	7743,87 
	3888,91 
	0,00 
	7071,29 
	667 

	29-01-059-07
	      6-7
	21195,73 
	8835,21 
	6320,34 
	0,00 
	6040,18 
	761 

	29-01-059-08
	      8
	24453,91 
	10380,00 
	7844,19 
	0,00 
	6229,72 
	865 

	29-01-059-09
	      9
	31876,68 
	11724,00 
	12076,95 
	0,00 
	8075,73 
	977 

	29-01-059-10
	      10-11
	41020,64 
	13320,00 
	16505,41 
	0,00 
	11195,23 
	1110 

	Таблица 29-01-060. Разработка калотт сечением до 20 м2 с временной деревометаллической крепью 

   

	
	Измеритель: 100 м3 грунта по проектному наружному очертанию конструкции

	
	Разработка калотт сечением до 20 м2 с временной деревометаллической крепью в грунтах группы:

	29-01-060-01
	      4
	16862,61 
	4690,44 
	3499,97 
	0,00 
	8672,20 
	404 

	29-01-060-02
	      5
	17779,51 
	5085,18 
	3931,19 
	0,00 
	8763,14 
	438 

	29-01-060-03
	      6-7
	21477,70 
	6025,59 
	6839,63 
	0,00 
	8612,48 
	519 

	29-01-060-04
	      8
	23575,75 
	7704,00 
	9476,78 
	0,00 
	6394,97 
	642 

	29-01-060-05
	      9
	33455,81 
	9120,00 
	14898,24 
	0,00 
	9437,57 
	760 

	29-01-060-06
	      10-11
	45698,72 
	10608,00 
	20576,88 
	0,00 
	14513,84 
	884 

	Таблица 29-01-061. Разработка средней штроссы (ядра) 

   

	
	Измеритель: 100 м3 грунта по проектному наружному очертанию конструкции

	
	Разработка средней штроссы (ядра) в грунтах группы:

	29-01-061-01
	      1-2
	3298,59 
	1777,76 
	1520,83 
	0,00 
	0,00 
	164 

	29-01-061-02
	      3
	5383,27 
	1739,40 
	3643,87 
	0,00 
	0,00 
	156 

	29-01-061-03
	      4
	4969,79 
	1753,11 
	2758,26 
	0,00 
	458,42 
	151 

	29-01-061-04
	      5
	5700,12 
	2194,29 
	2988,32 
	0,00 
	517,51 
	189 

	29-01-061-05
	      6-7
	8082,72 
	2867,67 
	4320,20 
	0,00 
	894,85 
	247 

	29-01-061-06
	      8
	11401,59 
	3816,00 
	5248,47 
	0,00 
	2337,12 
	318 

	29-01-061-07
	      9
	15885,03 
	4428,00 
	7310,06 
	0,00 
	4146,97 
	369 

	29-01-061-08
	      10-11
	22886,89 
	5592,00 
	10171,15 
	0,00 
	7123,74 
	466 

	Таблица 29-01-062. Разработка боковых штросс с деревянной крепью 

   

	
	Измеритель: 100 м3 грунта по проектному наружному очертанию временных крепей

	
	Разработка боковых штросс с венцовым креплением в грунтах группы:

	29-01-062-01
	      1-2
	24307,38 
	11002,60 
	104,23 
	0,00 
	13200,55 
	1015 

	29-01-062-02
	      3
	29815,60 
	12521,45 
	4093,60 
	0,00 
	13200,55 
	1123 

	
	Разработка боковых штросс с одиночным деревянным креплением в грунтах группы:

	29-01-062-03
	      3
	15270,80 
	4783,35 
	4107,81 
	0,00 
	6379,64 
	429 

	29-01-062-04
	      4
	12383,42 
	4226,04 
	2956,73 
	0,00 
	5200,65 
	364 

	29-01-062-05
	      5
	13552,07 
	4748,49 
	3187,21 
	0,00 
	5616,37 
	409 

	29-01-062-06
	      6-7
	15813,92 
	5294,16 
	4609,01 
	0,00 
	5910,75 
	456 

	29-01-062-07
	      8
	19139,69 
	5988,00 
	5639,54 
	0,00 
	7512,15 
	499 

	29-01-062-08
	      9
	24145,94 
	6588,00 
	7706,58 
	0,00 
	9851,36 
	549 

	29-01-062-09
	      10-11
	32067,73 
	7776,00 
	10576,06 
	0,00 
	13715,67 
	648 

	Таблица 29-01-063. Разработка боковых штросс без крепления 

   

	
	Измеритель: 100 м3 грунта по проектному наружному очертанию конструкции

	
	Разработка боковых штросс без крепления в грунтах группы:

	29-01-063-01
	      4
	6627,66 
	1695,06 
	4266,47 
	0,00 
	666,13 
	146 

	29-01-063-02
	      5
	20628,70 
	1716,00 
	17762,18 
	0,00 
	1150,52 
	143 

	29-01-063-03
	      6-7
	32113,52 
	2028,00 
	26887,95 
	0,00 
	3197,57 
	169 

	29-01-063-04
	      8
	50514,16 
	2544,00 
	40116,49 
	0,00 
	7853,67 
	212 

	29-01-063-05
	      9
	70133,00 
	3036,00 
	51564,58 
	0,00 
	15532,42 
	253 

	29-01-063-06
	      10-11
	98967,25 
	3576,00 
	66195,97 
	0,00 
	29195,28 
	298 

	Таблица 29-01-064. Послойная разработка ядра камер с перепуском грунта на нижележащий горизонт 

   

	
	Измеритель: 100 м3 грунта по проектному наружному очертанию конструкции

	
	Послойная разработка ядра камер с перепуском грунта на нижележащий горизонт при высоте слоя до 3 м в грунтах группы:

	29-01-064-01
	      5
	7332,23 
	2763,18 
	3642,64 
	0,00 
	926,41 
	238 

	29-01-064-02
	      6-7
	10193,83 
	3471,39 
	5536,06 
	0,00 
	1186,38 
	299 

	29-01-064-03
	      8
	13644,68 
	4428,00 
	6600,88 
	0,00 
	2615,80 
	369 

	
	Послойная разработка ядра камер с перепуском грунта на нижележащий горизонт при высоте слоя более 3 до 5 м в грунтах группы:

	29-01-064-04
	      6-7
	13597,65 
	2438,10 
	8930,96 
	340,92 
	2228,59 
	210 

	29-01-064-05
	      8
	21656,62 
	3048,00 
	13912,86 
	638,88 
	4695,76 
	254 

	29-01-064-06
	      9
	30326,27 
	3336,00 
	19777,24 
	1026,01 
	7213,03 
	278 

	29-01-064-07
	      10-11
	51441,37 
	4248,00 
	37072,47 
	2170,57 
	10120,90 
	354 

	
	Послойная разработка ядра камер с перепуском грунта на нижележащий горизонт при высоте слоя более 5 до 10 м в грунтах группы:

	29-01-064-08
	      8
	19668,50 
	1812,00 
	13955,80 
	513,00 
	3900,70 
	151 

	29-01-064-09
	      9
	26598,65 
	2052,00 
	18667,19 
	823,57 
	5879,46 
	171 

	29-01-064-10
	      10-11
	43316,03 
	2784,00 
	32349,92 
	1727,63 
	8182,11 
	232 

	Таблица 29-01-065. Разработка лотков 

   

	
	Измеритель: 100 м3 грунта по проектному очертанию конструкции

	
	Разработка лотков в грунтах группы:

	29-01-065-01
	      1-2
	4235,89 
	2493,20 
	1521,08 
	0,00 
	221,61 
	230 

	29-01-065-02
	      3
	7043,48 
	3177,75 
	3644,12 
	0,00 
	221,61 
	285 

	29-01-065-03
	      4
	7882,09 
	3959,01 
	2760,05 
	0,00 
	1163,03 
	341 

	29-01-065-04
	      5
	8965,42 
	4458,24 
	2990,57 
	0,00 
	1516,61 
	384 

	29-01-065-05
	      6-7
	11689,74 
	5340,60 
	4322,45 
	0,00 
	2026,69 
	460 

	29-01-065-06
	      8
	16012,61 
	6552,00 
	5254,58 
	0,00 
	4206,03 
	546 

	29-01-065-07
	      9
	21586,85 
	7248,00 
	7324,74 
	0,00 
	7014,11 
	604 

	29-01-065-08
	      10-11
	30391,09 
	8616,00 
	10200,17 
	0,00 
	11574,92 
	718 

	Таблица 29-01-066. Проходка камер диаметром до 6,5 м для укладки первых трех колец сборной обделки 

   

	
	Измеритель: 100 м3 грунта по проектному наружному очертанию конструкции

	
	Проходка камер диаметром до 6,5 м для укладки первых трех колец сборной обделки в грунтах группы:

	29-01-066-01
	      1-2
	37307,74 
	13951,08 
	1870,63 
	0,00 
	21486,03 
	1287 

	29-01-066-02
	      3
	25322,63 
	8775,05 
	5394,83 
	0,00 
	11152,75 
	787 

	29-01-066-03
	      4
	17280,95 
	6164,91 
	3832,04 
	0,00 
	7284,00 
	531 

	29-01-066-04
	      5
	18833,76 
	6919,56 
	4309,67 
	0,00 
	7604,53 
	596 

	29-01-066-05
	      6-7
	22896,77 
	8115,39 
	7330,50 
	0,00 
	7450,88 
	699 

	29-01-066-06
	      8
	28573,38 
	9876,00 
	9556,40 
	0,00 
	9140,98 
	823 

	29-01-066-07
	      9
	37809,81 
	11052,00 
	14218,26 
	0,00 
	12539,55 
	921 

	29-01-066-08
	      10-11
	50772,44 
	12792,00 
	19783,01 
	0,00 
	18197,43 
	1066 

	Таблица 29-01-067. Проходка камер диаметром более 6,5 м для укладки первых трех колец сборной обделки 

   

	
	Измеритель: 100 м3 грунта по проектному наружному очертанию конструкции

	
	Проходка камер диаметром более 6,5 м для укладки первых трех колец сборной обделки в грунтах группы:

	29-01-067-01
	      1-2
	37680,28 
	14211,24 
	1846,46 
	0,00 
	21622,58 
	1311 

	29-01-067-02
	      3
	27233,33 
	9577,85 
	5419,99 
	0,00 
	12235,49 
	859 

	29-01-067-03
	      4
	21593,26 
	7267,86 
	3845,86 
	0,00 
	10479,54 
	626 

	29-01-067-04
	      5
	22974,05 
	7987,68 
	4276,69 
	0,00 
	10709,68 
	688 

	29-01-067-05
	      6-7
	24349,31 
	9090,63 
	7145,62 
	0,00 
	8113,06 
	783 

	29-01-067-06
	      8
	28771,21 
	10584,00 
	9059,75 
	0,00 
	9127,46 
	882 

	29-01-067-07
	      9
	37540,72 
	11844,00 
	13624,38 
	0,00 
	12072,34 
	987 

	29-01-067-08
	      10-11
	49375,77 
	13560,00 
	18822,28 
	0,00 
	16993,49 
	1130 

	Таблица 29-01-068. Проходка нижней части тоннеля с бурением шпуров бурильными молотками при способе нижнего уступа без временных крепей 

   

	
	Измеритель: 100 м3 грунта по проектному наружному очертанию конструкции

	
	Проходка нижней части тоннеля сечением до 20 м2 с бурением шпуров бурильными молотками при способе нижнего уступа без временных крепей в грунтах группы:

	29-01-068-01
	      5
	6002,39 
	2171,07 
	3345,40 
	0,00 
	485,92 
	187 

	29-01-068-02
	      6-7
	8779,31 
	2890,89 
	4711,02 
	0,00 
	1177,40 
	249 

	29-01-068-03
	      8
	12277,91 
	3912,00 
	5572,28 
	0,00 
	2793,63 
	326 

	29-01-068-04
	      9
	16437,98 
	4500,00 
	7394,25 
	0,00 
	4543,73 
	375 

	29-01-068-05
	      10
	20795,63 
	5160,00 
	9345,65 
	0,00 
	6289,98 
	430 

	29-01-068-06
	      11
	24282,67 
	5880,00 
	10416,57 
	0,00 
	7986,10 
	490 

	
	Проходка нижней части тоннеля сечением более 20 до 60 м2 с бурением шпуров бурильными молотками при способе нижнего уступа без временных крепей в грунтах группы:

	29-01-068-07
	      5
	8804,60 
	2147,85 
	6193,49 
	0,00 
	463,26 
	185 

	29-01-068-08
	      6-7
	11113,98 
	2774,79 
	7397,06 
	0,00 
	942,13 
	239 

	29-01-068-09
	      8
	15403,83 
	3744,00 
	8739,53 
	0,00 
	2920,30 
	312 

	29-01-068-10
	      9
	18735,34 
	4248,00 
	10556,14 
	0,00 
	3931,20 
	354 

	29-01-068-11
	      10
	21854,00 
	4848,00 
	12496,36 
	0,00 
	4509,64 
	404 

	29-01-068-12
	      11
	24023,46 
	5448,00 
	13556,88 
	0,00 
	5018,58 
	454 

	
	Проходка нижней части тоннеля сечением более 60 м2 с бурением шпуров бурильными молотками при способе нижнего уступа без временных крепей в грунтах группы:

	29-01-068-13
	      5
	5589,67 
	1509,30 
	3707,16 
	0,00 
	373,21 
	130 

	29-01-068-14
	      6-7
	8197,86 
	2031,75 
	5421,39 
	0,00 
	744,72 
	175 

	29-01-068-15
	      8
	11522,08 
	2796,00 
	6216,75 
	0,00 
	2509,33 
	233 

	29-01-068-16
	      9
	14682,87 
	3276,00 
	8030,83 
	0,00 
	3376,04 
	273 

	29-01-068-17
	      10
	17936,86 
	3876,00 
	10327,62 
	0,00 
	3733,24 
	323 

	29-01-068-18
	      11
	20025,94 
	4476,00 
	11387,15 
	0,00 
	4162,79 
	373 

	Таблица 29-01-069. Проходка нижней части тоннеля с предварительным отколом с бурением шпуров буровыми машинами при способе нижнего уступа без временных крепей 

   

	
	Измеритель: 100 м3 грунта по проектному наружному очертанию конструкции

	
	Проходка нижней части тоннеля сечением до 60 м2 с предварительным отколом с бурением шпуров буровыми машинами при способе нижнего уступа без временных крепей в грунтах группы:

	29-01-069-01
	      6-7
	10171,98 
	452,33 
	7958,63 
	603,02 
	1761,02 
	38,96 

	29-01-069-02
	      8
	17516,97 
	532,08 
	13131,07 
	972,24 
	3853,82 
	44,34 

	29-01-069-03
	      9
	29292,18 
	755,40 
	20251,63 
	1442,46 
	8285,15 
	62,95 

	29-01-069-04
	      10
	44300,87 
	1090,92 
	31655,00 
	2205,64 
	11554,95 
	90,91 

	29-01-069-05
	      11
	69373,14 
	1692,00 
	51672,71 
	3532,31 
	16008,43 
	141 

	
	Проходка нижней части тоннеля сечением более 60 м2 с предварительным отколом с бурением шпуров буровыми машинами при способе нижнего уступа без временных крепей в грунтах группы:

	29-01-069-06
	      6-7
	8370,77 
	370,82 
	6633,75 
	515,17 
	1366,20 
	31,94 

	29-01-069-07
	      8
	14531,79 
	418,44 
	11020,93 
	832,35 
	3092,42 
	34,87 

	29-01-069-08
	      9
	24014,92 
	598,08 
	16733,08 
	1210,21 
	6683,76 
	49,84 

	29-01-069-09
	      10
	36047,63 
	867,72 
	25880,50 
	1822,49 
	9299,41 
	72,31 

	29-01-069-10
	      11
	55727,03 
	1344,00 
	41625,94 
	2863,55 
	12757,09 
	112 

	Таблица 29-01-070. Проходка тоннелей некругового сечения до 20 м2 способом сплошного забоя без буровых рам при монолитной обделке без временных крепей 

   

	
	Измеритель: 100 м3 грунта по проектному наружному очертанию конструкции

	
	Проходка тоннелей некругового сечения до 10 м2 способом сплошного забоя без буровых рам при монолитной обделке без временных крепей в грунтах группы:

	29-01-070-01
	      5
	21122,32 
	3239,19 
	15918,30 
	0,00 
	1964,83 
	279 

	29-01-070-02
	      6-7
	25832,03 
	4527,90 
	18581,39 
	0,00 
	2722,74 
	390 

	29-01-070-03
	      8
	37083,33 
	6684,00 
	24342,91 
	0,00 
	6056,42 
	557 

	29-01-070-04
	      9
	46619,12 
	7800,00 
	29066,77 
	0,00 
	9752,35 
	650 

	29-01-070-05
	      10-11
	59402,60 
	9240,00 
	34401,99 
	0,00 
	15760,61 
	770 

	
	Проходка тоннелей некругового сечения более 10 до 20 м2 способом сплошного забоя без буровых рам при монолитной обделке без временных крепей в грунтах группы:

	29-01-070-06
	      5
	18047,89 
	1637,01 
	14839,02 
	0,00 
	1571,86 
	141 

	29-01-070-07
	      6-7
	34250,02 
	2031,75 
	27225,74 
	0,00 
	4992,53 
	175 

	29-01-070-08
	      8
	58313,21 
	2688,00 
	44493,03 
	0,00 
	11132,18 
	224 

	29-01-070-09
	      9
	99264,18 
	3336,00 
	67188,20 
	0,00 
	28739,98 
	278 

	29-01-070-10
	      10-11
	131279,54 
	4092,00 
	85279,01 
	0,00 
	41908,53 
	341 

	Таблица 29-01-071. Проходка тоннелей некругового сечения более 20 м2 способом сплошного забоя без буровых рам при монолитной обделке без временных крепей 

   

	
	Измеритель: 100 м3 грунта по проектному наружному очертанию конструкции

	
	Проходка тоннелей некругового сечения более 20 до 60 м2 способом сплошного забоя без буровых рам при монолитной обделке без временных крепей в грунтах группы:

	29-01-071-01
	      5
	27524,08 
	1706,67 
	24072,45 
	0,00 
	1744,96 
	147 

	29-01-071-02
	      6-7
	44020,57 
	2020,14 
	37174,82 
	0,00 
	4825,61 
	174 

	29-01-071-03
	      8
	72687,67 
	2508,00 
	58383,09 
	0,00 
	11796,58 
	209 

	29-01-071-04
	      9
	99577,86 
	2856,00 
	74290,65 
	0,00 
	22431,21 
	238 

	29-01-071-05
	      10-11
	127421,40 
	3324,00 
	96477,15 
	0,00 
	27620,25 
	277 

	
	Проходка тоннелей некругового сечения более 60 м2 способом сплошного забоя без буровых рам при монолитной обделке без временных крепей в грунтах группы:

	29-01-071-06
	      5
	24793,78 
	1544,13 
	21756,57 
	0,00 
	1493,08 
	133 

	29-01-071-07
	      6-7
	36467,83 
	1776,33 
	30750,48 
	0,00 
	3941,02 
	153 

	29-01-071-08
	      8
	65271,78 
	2100,00 
	52419,00 
	0,00 
	10752,78 
	175 

	29-01-071-09
	      9
	82425,72 
	2268,00 
	61314,35 
	0,00 
	18843,37 
	189 

	29-01-071-10
	      10-11
	108070,09 
	2592,00 
	76270,26 
	0,00 
	29207,83 
	216 

	Таблица 29-01-072. Проходка тоннелей некругового сечения до 20 м2 способом сплошного забоя без буровых рам при монолитной обделке с устройством временной деревометаллической крепи и ее разборкой 

   

	
	Измеритель: 100 м3 грунта по наружному очертанию временных крепей

	
	Проходка тоннелей некругового сечения до 20 м2 способом сплошного забоя без буровых рам при монолитной обделке с устройством временной деревометаллической крепи и ее разборкой в грунтах группы:

	29-01-072-01
	      5
	19612,52 
	3935,79 
	12050,67 
	0,00 
	3626,06 
	339 

	(108-0011)
	  Металлоконструкции для проходческих работ мелкие, массой до 0,5 т из профилей, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	29-01-072-02
	      6-7
	31800,48 
	4133,16 
	20818,35 
	0,00 
	6848,97 
	356 

	(108-0011)
	  Металлоконструкции для проходческих работ мелкие, массой до 0,5 т из профилей, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	29-01-072-03
	      8
	50563,81 
	4704,00 
	32874,64 
	0,00 
	12985,17 
	392 

	(108-0011)
	  Металлоконструкции для проходческих работ мелкие, массой до 0,5 т из профилей, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	29-01-072-04
	      9
	84856,84 
	5520,00 
	48681,25 
	0,00 
	30655,59 
	460 

	(108-0011)
	  Металлоконструкции для проходческих работ мелкие, массой до 0,5 т из профилей, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	29-01-072-05
	      10-11
	111980,30 
	6636,00 
	61464,23 
	0,00 
	43880,07 
	553 

	(108-0011)
	  Металлоконструкции для проходческих работ мелкие, массой до 0,5 т из профилей, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	Таблица 29-01-073. Проходка тоннелей некругового сечения более 20 м2 способом сплошного забоя без буровых рам при монолитной обделке с устройством временной деревометаллической крепи и ее разборкой 

   

	
	Измеритель: 100 м3 грунта по наружному очертанию временных крепей

	
	Проходка тоннелей некругового сечения более 20 до 60 м2 способом сплошного забоя без буровых рам при монолитной обделке с устройством временной деревометаллической крепи и ее разборкой в грунтах группы:

	29-01-073-01
	      5
	30357,90 
	3239,19 
	24006,74 
	0,00 
	3111,97 
	279 

	(108-0011)
	  Металлоконструкции для проходческих работ мелкие, массой до 0,5 т из профилей, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	29-01-073-02
	      6-7
	46655,66 
	3471,39 
	37083,74 
	0,00 
	6100,53 
	299 

	(108-0011)
	  Металлоконструкции для проходческих работ мелкие, массой до 0,5 т из профилей, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	29-01-073-03
	      8
	75519,86 
	4032,00 
	58407,49 
	0,00 
	13080,37 
	336 

	(108-0011)
	  Металлоконструкции для проходческих работ мелкие, массой до 0,5 т из профилей, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	29-01-073-04
	      9
	102454,84 
	4404,00 
	74321,03 
	0,00 
	23729,81 
	367 

	(108-0011)
	  Металлоконструкции для проходческих работ мелкие, массой до 0,5 т из профилей, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	29-01-073-05
	      10-11
	126017,23 
	4860,00 
	92175,80 
	0,00 
	28981,43 
	405 

	(108-0011)
	  Металлоконструкции для проходческих работ мелкие, массой до 0,5 т из профилей, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	
	Проходка тоннелей некругового сечения более 60 м2 способом сплошного забоя без буровых рам при монолитной обделке с устройством временной деревометаллической крепи и ее разборкой в грунтах группы:

	29-01-073-06
	      5
	27132,99 
	2739,96 
	21785,57 
	0,00 
	2607,46 
	236 

	(108-0011)
	  Металлоконструкции для проходческих работ мелкие, массой до 0,5 т из профилей, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	29-01-073-07
	      6-7
	38744,17 
	2937,33 
	30785,72 
	0,00 
	5021,12 
	253 

	(108-0011)
	  Металлоконструкции для проходческих работ мелкие, массой до 0,5 т из профилей, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	29-01-073-08
	      8
	67595,40 
	3300,00 
	52451,60 
	0,00 
	11843,80 
	275 

	(108-0011)
	  Металлоконструкции для проходческих работ мелкие, массой до 0,5 т из профилей, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	29-01-073-09
	      9
	84741,77 
	3468,00 
	61359,66 
	0,00 
	19914,11 
	289 

	(108-0011)
	  Металлоконструкции для проходческих работ мелкие, массой до 0,5 т из профилей, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	29-01-073-10
	      10-11
	110593,89 
	3780,00 
	76467,33 
	0,00 
	30346,56 
	315 

	(108-0011)
	  Металлоконструкции для проходческих работ мелкие, массой до 0,5 т из профилей, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	Таблица 29-01-074. Проходка тоннелей некругового сечения до 20 м2 способом сплошного забоя без буровых рам при монолитной обделке с устройством временной крепи при деревянной или армоцементной затяжке без разборки 

   

	
	Измеритель: 100 м3 грунта по наружному очертанию временных крепей

	
	Проходка тоннелей некругового сечения до 20 м2 способом сплошного забоя без буровых рам при монолитной обделке с устройством временной крепи при деревянной затяжке без разборки в грунтах группы:

	29-01-074-01
	      5
	23503,49 
	3738,42 
	14848,19 
	0,00 
	4916,88 
	322 

	(108-0011)
	  Металлоконструкции для проходческих работ мелкие, массой до 0,5 т из профилей, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	29-01-074-02
	      6-7
	39284,89 
	3959,01 
	27181,29 
	0,00 
	8144,59 
	341 

	(108-0011)
	  Металлоконструкции для проходческих работ мелкие, массой до 0,5 т из профилей, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	29-01-074-03
	      8
	63394,48 
	4536,00 
	44577,68 
	0,00 
	14280,80 
	378 

	(108-0011)
	  Металлоконструкции для проходческих работ мелкие, массой до 0,5 т из профилей, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	29-01-074-04
	      9
	104624,23 
	5340,00 
	67333,01 
	0,00 
	31951,22 
	445 

	(108-0011)
	  Металлоконструкции для проходческих работ мелкие, массой до 0,5 т из профилей, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	29-01-074-05
	      10-11
	136984,98 
	6108,00 
	85701,28 
	0,00 
	45175,70 
	509 

	(108-0011)
	  Металлоконструкции для проходческих работ мелкие, массой до 0,5 т из профилей, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	
	Проходка тоннелей некругового сечения до 20 м2 способом сплошного забоя без буровых рам при монолитной обделке с устройством временной крепи при армоцементной затяжке без разборки в грунтах группы:

	29-01-074-06
	      5
	27912,52 
	4342,14 
	14881,37 
	0,00 
	8689,01 
	374 

	(108-0011)
	  Металлоконструкции для проходческих работ мелкие, массой до 0,5 т из профилей, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	29-01-074-07
	      6-7
	42824,34 
	4469,85 
	27216,77 
	0,00 
	11137,72 
	385 

	(108-0011)
	  Металлоконструкции для проходческих работ мелкие, массой до 0,5 т из профилей, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	29-01-074-08
	      8
	67210,11 
	5184,00 
	44752,51 
	0,00 
	17273,60 
	432 

	(108-0011)
	  Металлоконструкции для проходческих работ мелкие, массой до 0,5 т из профилей, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	29-01-074-09
	      9
	108117,67 
	5856,00 
	67317,29 
	0,00 
	34944,38 
	488 

	(108-0011)
	  Металлоконструкции для проходческих работ мелкие, массой до 0,5 т из профилей, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	29-01-074-10
	      10-11
	140502,41 
	6648,00 
	85685,56 
	0,00 
	48168,85 
	554 

	(108-0011)
	  Металлоконструкции для проходческих работ мелкие, массой до 0,5 т из профилей, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	Таблица 29-01-075. Проходка тоннелей некругового сечения более 20 до 60 м2 способом сплошного забоя без буровых рам при монолитной обделке с устройством временной крепи при деревянной или армоцементной затяжке без разборки 

   

	
	Измеритель: 100 м3 грунта по наружному очертанию временных крепей

	
	Проходка тоннелей некругового сечения более 20 до 60 м2 способом сплошного забоя без буровых рам при монолитной обделке с устройством временной крепи при деревянной затяжке без разборки в грунтах группы:

	29-01-075-01
	      5
	30798,72 
	3146,31 
	24030,38 
	0,00 
	3622,03 
	271 

	(108-0011)
	  Металлоконструкции для проходческих работ мелкие, массой до 0,5 т из профилей, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	29-01-075-02
	      6-7
	47073,51 
	3355,29 
	37107,63 
	0,00 
	6610,59 
	289 

	(108-0011)
	  Металлоконструкции для проходческих работ мелкие, массой до 0,5 т из профилей, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	29-01-075-03
	      8
	75957,81 
	3936,00 
	58431,38 
	0,00 
	13590,43 
	328 

	(108-0011)
	  Металлоконструкции для проходческих работ мелкие, массой до 0,5 т из профилей, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	29-01-075-04
	      9
	102868,79 
	4284,00 
	74344,92 
	0,00 
	24239,87 
	357 

	(108-0011)
	  Металлоконструкции для проходческих работ мелкие, массой до 0,5 т из профилей, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	29-01-075-05
	      10-11
	126455,18 
	4764,00 
	92199,69 
	0,00 
	29491,49 
	397 

	(108-0011)
	  Металлоконструкции для проходческих работ мелкие, массой до 0,5 т из профилей, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	
	Проходка тоннелей некругового сечения более 20 до 60 м2 способом сплошного забоя без буровых рам при монолитной обделке с устройством временной крепи при армоцементной затяжке без разборки в грунтах группы:

	29-01-075-06
	      5
	30379,76 
	3541,05 
	24046,55 
	0,00 
	2792,16 
	305 

	(101-9140)
	  Плиты армоцементные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(108-0011)
	  Металлоконструкции для проходческих работ мелкие, массой до 0,5 т из профилей, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	29-01-075-07
	      6-7
	46736,36 
	3726,81 
	37131,31 
	0,00 
	5878,24 
	321 

	(101-9140)
	  Плиты армоцементные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(108-0011)
	  Металлоконструкции для проходческих работ мелкие, массой до 0,5 т из профилей, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	29-01-075-08
	      8
	75592,46 
	4308,00 
	58422,85 
	0,00 
	12861,61 
	359 

	(101-9140)
	  Плиты армоцементные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(108-0011)
	  Металлоконструкции для проходческих работ мелкие, массой до 0,5 т из профилей, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	29-01-075-09
	      9
	102516,79 
	4668,00 
	74336,01 
	0,00 
	23512,78 
	389 

	(101-9140)
	  Плиты армоцементные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(108-0011)
	  Металлоконструкции для проходческих работ мелкие, массой до 0,5 т из профилей, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	29-01-075-10
	      10-11
	126108,27 
	5148,00 
	92190,57 
	0,00 
	28769,70 
	429 

	(101-9140)
	  Плиты армоцементные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(108-0011)
	  Металлоконструкции для проходческих работ мелкие, массой до 0,5 т из профилей, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	Таблица 29-01-076. Проходка тоннелей некругового сечения более 60 м2 способом сплошного забоя без буровых рам при монолитной обделке с устройством временной крепи при деревянной или армоцементной затяжке без разборки 

   

	
	Измеритель: 100 м3 грунта по наружному очертанию временных крепей

	
	Проходка тоннелей некругового сечения более 60 м2 способом сплошного забоя без буровых рам при монолитной обделке с устройством временной крепи при деревянной затяжке без разборки в грунтах группы:

	29-01-076-01
	      5
	27625,72 
	2623,86 
	21803,27 
	0,00 
	3198,59 
	226 

	(108-0011)
	  Металлоконструкции для проходческих работ мелкие, массой до 0,5 т из профилей, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	29-01-076-02
	      6-7
	39249,83 
	2832,84 
	30803,54 
	0,00 
	5613,45 
	244 

	(108-0011)
	  Металлоконструкции для проходческих работ мелкие, массой до 0,5 т из профилей, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	29-01-076-03
	      8
	68082,16 
	3192,00 
	52453,94 
	0,00 
	12436,22 
	266 

	(108-0011)
	  Металлоконструкции для проходческих работ мелкие, массой до 0,5 т из профилей, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	29-01-076-04
	      9
	85243,88 
	3360,00 
	61377,35 
	0,00 
	20506,53 
	280 

	(108-0011)
	  Металлоконструкции для проходческих работ мелкие, массой до 0,5 т из профилей, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	29-01-076-05
	      10-11
	110623,63 
	3672,00 
	76484,53 
	0,00 
	30467,10 
	306 

	(108-0011)
	  Металлоконструкции для проходческих работ мелкие, массой до 0,5 т из профилей, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	
	Проходка тоннелей некругового сечения более 60 м2 способом сплошного забоя без буровых рам при монолитной обделке с устройством временной крепи при армоцементной затяжке без разборки в грунтах группы:

	29-01-076-06
	      5
	27065,57 
	2856,06 
	21793,95 
	0,00 
	2415,56 
	246 

	(101-9140)
	  Плиты армоцементные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(108-0011)
	  Металлоконструкции для проходческих работ мелкие, массой до 0,5 т из профилей, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	29-01-076-07
	      6-7
	38763,83 
	3088,26 
	30810,96 
	0,00 
	4864,61 
	266 

	(101-9140)
	  Плиты армоцементные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(108-0011)
	  Металлоконструкции для проходческих работ мелкие, массой до 0,5 т из профилей, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	29-01-076-08
	      8
	67582,96 
	3468,00 
	52427,79 
	0,00 
	11687,17 
	289 

	(101-9140)
	  Плиты армоцементные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(108-0011)
	  Металлоконструкции для проходческих работ мелкие, массой до 0,5 т из профилей, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	29-01-076-09
	      9
	84743,98 
	3648,00 
	61338,50 
	0,00 
	19757,48 
	304 

	(101-9140)
	  Плиты армоцементные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(108-0011)
	  Металлоконструкции для проходческих работ мелкие, массой до 0,5 т из профилей, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	29-01-076-10
	      10-11
	110094,54 
	3948,00 
	76428,85 
	0,00 
	29717,69 
	329 

	(101-9140)
	  Плиты армоцементные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(108-0011)
	  Металлоконструкции для проходческих работ мелкие, массой до 0,5 т из профилей, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	Таблица 29-01-077. Проходка тоннелей кругового сечения диаметром до 5 м способом сплошного забоя при сборной обделке без передовой штольни 

   

	
	Измеритель: 100 м3 грунта по наружному очертанию временных крепей

	
	Проходка тоннелей кругового сечения диаметром до 5 м способом сплошного забоя при сборной обделке без передовой штольни в грунтах группы:

	29-01-077-01
	      1-2
	12835,95 
	3848,20 
	1616,99 
	0,00 
	7370,76 
	355 

	29-01-077-02
	      3
	11994,74 
	3958,25 
	3650,30 
	0,00 
	4386,19 
	355 

	29-01-077-03
	      4
	10773,28 
	3157,92 
	3225,32 
	0,00 
	4390,04 
	272 

	29-01-077-04
	      5
	11092,53 
	3018,60 
	3585,52 
	0,00 
	4488,41 
	260 

	29-01-077-05
	      6-7
	15414,26 
	4516,29 
	5922,64 
	0,00 
	4975,33 
	389 

	29-01-077-06
	      8
	17113,18 
	4668,00 
	8048,28 
	0,00 
	4396,90 
	389 

	29-01-077-07
	      9
	24884,54 
	5328,00 
	12297,10 
	0,00 
	7259,44 
	444 

	29-01-077-08
	      10-11
	35235,60 
	6456,00 
	16837,42 
	0,00 
	11942,18 
	538 

	Таблица 29-01-078. Проходка тоннелей кругового сечения диаметром более 5 до 6 м способом сплошного забоя при сборной обделке 

   

	
	Измеритель: 100 м3 грунта по проектному наружному очертанию конструкции

	
	Проходка тоннелей кругового сечения диаметром более 5 до 6 м способом сплошного забоя при сборной обделке с передовой штольней в грунтах группы:

	29-01-078-01
	      1-2
	18696,03 
	5495,88 
	1643,86 
	0,00 
	11556,29 
	507 

	29-01-078-02
	      3
	13966,31 
	3880,20 
	3771,39 
	0,00 
	6314,72 
	348 

	29-01-078-03
	      4
	13509,94 
	4017,06 
	3114,49 
	0,00 
	6378,39 
	346 

	29-01-078-04
	      5
	15042,87 
	4516,29 
	4077,71 
	0,00 
	6448,87 
	389 

	29-01-078-05
	      6-7
	17369,55 
	5468,31 
	5264,77 
	0,00 
	6636,47 
	471 

	29-01-078-06
	      8
	17046,71 
	5964,00 
	7002,88 
	0,00 
	4079,83 
	497 

	29-01-078-07
	      9
	22567,68 
	6876,00 
	10254,42 
	0,00 
	5437,26 
	573 

	29-01-078-08
	      10-11
	28629,55 
	7992,00 
	13729,35 
	0,00 
	6908,20 
	666 

	
	Проходка тоннелей кругового сечения диаметром более 5 до 6 м способом сплошного забоя при сборной обделке без передовой штольни в грунтах группы:

	29-01-078-09
	      1-2
	13628,28 
	4054,16 
	1621,74 
	0,00 
	7952,38 
	374 

	29-01-078-10
	      3
	11110,51 
	3055,10 
	3664,67 
	0,00 
	4390,74 
	274 

	29-01-078-11
	      4
	11460,72 
	3297,24 
	3171,88 
	0,00 
	4991,60 
	284 

	29-01-078-12
	      5
	12389,42 
	3784,86 
	3529,06 
	0,00 
	5075,50 
	326 

	29-01-078-13
	      6-7
	15922,83 
	4702,05 
	5860,40 
	0,00 
	5360,38 
	405 

	29-01-078-14
	      8
	18455,49 
	5520,00 
	7969,37 
	0,00 
	4966,12 
	460 

	29-01-078-15
	      9
	25711,42 
	6516,00 
	12248,59 
	0,00 
	6946,83 
	543 

	29-01-078-16
	      10-11
	33209,66 
	7656,00 
	16727,29 
	0,00 
	8826,37 
	638 

	Таблица 29-01-079. Проходка тоннелей кругового сечения диаметром более 6 м способом сплошного забоя при сборной обделке 

   

	
	Измеритель: 100 м3 грунта по проектному наружному очертанию конструкции

	
	Проходка тоннелей кругового сечения диаметром более 6 м способом сплошного забоя при сборной обделке с передовой штольней в грунтах группы:

	29-01-079-01
	      1-2
	14812,90 
	4162,56 
	1614,32 
	0,00 
	9036,02 
	384 

	29-01-079-02
	      3
	13756,73 
	3523,40 
	3266,19 
	0,00 
	6967,14 
	316 

	29-01-079-03
	      4
	13351,31 
	3645,54 
	2862,17 
	0,00 
	6843,60 
	314 

	29-01-079-04
	      5
	14806,70 
	4133,16 
	3763,64 
	0,00 
	6909,90 
	356 

	29-01-079-05
	      6-7
	16863,93 
	5003,91 
	4757,20 
	0,00 
	7102,82 
	431 

	29-01-079-06
	      8
	14736,98 
	4968,00 
	6224,32 
	0,00 
	3544,66 
	414 

	29-01-079-07
	      9
	19256,59 
	5664,00 
	8822,50 
	0,00 
	4770,09 
	472 

	29-01-079-08
	      10-11
	24254,85 
	6600,00 
	11649,27 
	0,00 
	6005,58 
	550 

	
	Проходка тоннелей кругового сечения диаметром более 6 м способом сплошного забоя при сборной обделке без передовой штольни в грунтах группы:

	29-01-079-09
	      1-2
	13472,38 
	3761,48 
	1607,82 
	0,00 
	8103,08 
	347 

	29-01-079-10
	      3
	12814,44 
	3244,65 
	3241,90 
	0,00 
	6327,89 
	291 

	29-01-079-11
	      4
	13203,97 
	3494,61 
	3024,14 
	0,00 
	6685,22 
	301 

	29-01-079-12
	      5
	14168,71 
	4017,06 
	3388,42 
	0,00 
	6763,23 
	346 

	29-01-079-13
	      6-7
	17179,23 
	4864,59 
	5502,86 
	0,00 
	6811,78 
	419 

	29-01-079-14
	      8
	17515,88 
	5100,00 
	7380,37 
	0,00 
	5035,51 
	425 

	29-01-079-15
	      9
	23481,95 
	5796,00 
	10779,40 
	0,00 
	6906,55 
	483 

	29-01-079-16
	      10-11
	30204,52 
	6756,00 
	14612,84 
	0,00 
	8835,68 
	563 

	Таблица 29-01-080. Проходка тоннелей комплексом АБТ-5,5 способом сплошного забоя при сборной обделке 

   

	
	Измеритель: 100 м3 грунта по проектному наружному очертанию конструкции

	
	Проходка тоннелей комплексом АБТ-5,5 способом сплошного забоя при сборной обделке в грунтах группы:

	29-01-080-01
	      5
	36382,12 
	3065,04 
	28255,81 
	1602,93 
	5061,27 
	264 

	29-01-080-02
	      6-7
	42123,33 
	3390,12 
	33411,11 
	1899,95 
	5322,10 
	292 

	29-01-080-03
	      8
	51314,55 
	3240,00 
	43682,37 
	2544,70 
	4392,18 
	270 

	29-01-080-04
	      9
	68117,11 
	3732,00 
	58078,69 
	3430,06 
	6306,42 
	311 

	29-01-080-05
	      10-11
	84497,49 
	4308,00 
	72038,00 
	4287,93 
	8151,49 
	359 

	Таблица 29-01-081. Ввод в забой и вывод из забоя немеханизированного щита 

   

	
	Измеритель: 1 ввод и вывод щита

	
	Ввод в забой и вывод из забоя немеханизированного щита диаметром:

	29-01-081-01
	      до 2 м
	4593,15 
	912,60 
	261,19 
	0,00 
	3419,36 
	76,05 

	(403-9022)
	  Конструкции сборные железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1,01)  
	-  

	29-01-081-02
	      до 2,1 м
	5458,67 
	902,76 
	312,15 
	0,00 
	4243,76 
	75,23 

	(403-9022)
	  Конструкции сборные железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1,42)  
	-  

	29-01-081-03
	      до 2,56 м
	10848,44 
	1320,00 
	799,32 
	0,00 
	8729,12 
	110 

	(403-9022)
	  Конструкции сборные железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(2,47)  
	-  

	29-01-081-04
	      до 3,6 м
	14765,64 
	2064,00 
	1087,94 
	0,00 
	11613,70 
	172 

	(403-9022)
	  Конструкции сборные железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(4,7)  
	-  

	29-01-081-05
	      до 4,1 м
	19319,75 
	2436,00 
	1468,16 
	0,00 
	15415,59 
	203 

	(403-9022)
	  Конструкции сборные железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(7,02)  
	-  

	Таблица 29-01-082. Проходка тоннелей диаметром более 2 до 4 м немеханизированными щитами без передовой штольни (глухим забоем) 

   

	
	Измеритель: 100 м3 грунта по проектному наружному очертанию конструкции

	
	Проходка тоннелей диаметром более 2 до 2,5 м немеханизированными щитами без передовой штольни (глухим забоем) в устойчивых грунтах группы:

	29-01-082-01
	      1
	2536,56 
	2536,56 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	234 

	29-01-082-02
	      2
	3707,28 
	3707,28 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	342 

	29-01-082-03
	      3
	10415,35 
	5140,15 
	5275,20 
	0,00 
	0,00 
	461 

	29-01-082-04
	      4
	14063,65 
	6645,40 
	7418,25 
	0,00 
	0,00 
	596 

	
	Проходка тоннелей диаметром более 2,5 до 3 м немеханизированными щитами без передовой штольни (глухим забоем) в устойчивых грунтах группы:

	29-01-082-05
	      1
	2298,08 
	2298,08 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	212 

	29-01-082-06
	      2
	3219,48 
	3219,48 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	297 

	29-01-082-07
	      3
	8400,45 
	4114,35 
	4286,10 
	0,00 
	0,00 
	369 

	29-01-082-08
	      4
	11398,10 
	5463,50 
	5934,60 
	0,00 
	0,00 
	490 

	
	Проходка тоннелей диаметром более 3 до 4 м немеханизированными щитами без передовой штольни (глухим забоем) в устойчивых грунтах группы:

	29-01-082-09
	      1
	1918,68 
	1918,68 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	177 

	29-01-082-10
	      2
	2829,24 
	2829,24 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	261 

	29-01-082-11
	      3
	6940,65 
	3478,80 
	3461,85 
	0,00 
	0,00 
	312 

	29-01-082-12
	      4
	9374,45 
	4593,80 
	4780,65 
	0,00 
	0,00 
	412 

	
	Проходка тоннелей диаметром более 2 до 2,5 м немеханизированными щитами без передовой штольни (глухим забоем) под существующими сооружениями (железнодорожные и трамвайные пути, здания) в устойчивых грунтах группы:

	29-01-082-13
	      1
	10194,36 
	4520,28 
	41,71 
	0,00 
	5632,37 
	417 

	29-01-082-14
	      2
	12058,84 
	6384,76 
	41,71 
	0,00 
	5632,37 
	589 

	29-01-082-15
	      3
	15153,49 
	8329,05 
	3194,07 
	0,00 
	3630,37 
	747 

	29-01-082-16
	      4
	18981,65 
	10871,25 
	4480,03 
	0,00 
	3630,37 
	975 

	
	Проходка тоннелей диаметром более 2,5 до 3 м немеханизированными щитами без передовой штольни (глухим забоем) под существующими сооружениями (железнодорожные и трамвайные пути, здания) в устойчивых грунтах группы:

	29-01-082-17
	      1
	7041,72 
	4075,84 
	20,93 
	0,00 
	2944,95 
	376 

	29-01-082-18
	      2
	8515,96 
	5550,08 
	20,93 
	0,00 
	2944,95 
	512 

	29-01-082-19
	      3
	11105,50 
	6745,75 
	2585,08 
	0,00 
	1774,67 
	605 

	29-01-082-20
	      4
	14246,55 
	8897,70 
	3574,18 
	0,00 
	1774,67 
	798 

	
	Проходка тоннелей диаметром более 3 до 4 м немеханизированными щитами без передовой штольни (глухим забоем) под существующими сооружениями (железнодорожные и трамвайные пути, здания) в устойчивых грунтах группы:

	29-01-082-21
	      1
	6241,73 
	3425,44 
	19,51 
	0,00 
	2796,78 
	316 

	29-01-082-22
	      2
	7705,01 
	4888,84 
	19,39 
	0,00 
	2796,78 
	451 

	29-01-082-23
	      3
	9912,58 
	5597,30 
	2092,95 
	0,00 
	2222,33 
	502 

	29-01-082-24
	      4
	12465,56 
	7359,00 
	2884,23 
	0,00 
	2222,33 
	660 

	Таблица 29-01-083. Проходка тоннелей диаметром более 4 до 6 м немеханизированными щитами без передовой штольни (глухим забоем) 

   

	
	Измеритель: 100 м3 грунта по проектному наружному очертанию конструкции

	
	Проходка тоннелей диаметром более 4 до 6 м немеханизированными щитами без передовой штольни (глухим забоем) в грунтах группы:

	29-01-083-01
	      1-2
	10838,56 
	3566,36 
	1688,85 
	0,00 
	5583,35 
	329 

	29-01-083-02
	      3
	9717,77 
	3211,20 
	3853,58 
	0,00 
	2652,99 
	288 

	29-01-083-03
	      4
	8804,36 
	3065,04 
	3158,29 
	0,00 
	2581,03 
	264 

	29-01-083-04
	      5
	9517,77 
	3424,95 
	3412,34 
	0,00 
	2680,48 
	295 

	29-01-083-05
	      6-7
	12758,46 
	4284,09 
	5352,45 
	0,00 
	3121,92 
	369 

	29-01-083-06
	      8
	17383,27 
	5196,00 
	7142,41 
	0,00 
	5044,86 
	433 

	Таблица 29-01-084. Проходка тоннелей диаметром более 6 м немеханизированными щитами без передовой штольни (глухим забоем) 

   

	
	Измеритель: 100 м3 грунта по проектному наружному очертанию конструкции

	
	Проходка тоннелей диаметром более 6 м немеханизированными щитами без передовой штольни (глухим забоем) в грунтах группы:

	29-01-084-01
	      1-2
	9806,31 
	3262,84 
	1657,42 
	0,00 
	4886,05 
	301 

	29-01-084-02
	      3
	9415,02 
	3177,75 
	3344,21 
	0,00 
	2893,06 
	285 

	29-01-084-03
	      4
	8771,26 
	3006,99 
	2942,16 
	0,00 
	2822,11 
	259 

	29-01-084-04
	      5
	9363,77 
	3320,46 
	3150,05 
	0,00 
	2893,26 
	286 

	29-01-084-05
	      6-7
	12585,16 
	4040,28 
	4764,23 
	0,00 
	3780,65 
	348 

	29-01-084-06
	      8
	15633,23 
	4524,00 
	6262,69 
	0,00 
	4846,54 
	377 

	Таблица 29-01-085. Проходка тоннелей диаметром 5,5 и 8,5 м немеханизированными щитами в замороженных грунтах без передовой штольни (глухим забоем) 

   

	
	Измеритель: 100 м3 грунта по проектному наружному очертанию конструкции

	
	Проходка тоннелей диаметром 5,5 м немеханизированными щитами без передовой штольни (глухим забоем) в замороженных грунтах группы:

	29-01-085-01
	      1
	22861,11 
	7247,50 
	10030,26 
	0,00 
	5583,35 
	650 

	29-01-085-02
	      2
	26186,06 
	8429,40 
	12173,31 
	0,00 
	5583,35 
	756 

	29-01-085-03
	      3
	26938,22 
	9432,90 
	14852,33 
	0,00 
	2652,99 
	846 

	29-01-085-04
	      4
	18427,37 
	7209,81 
	7857,87 
	0,00 
	3359,69 
	621 

	
	Проходка тоннелей диаметром 8,5 м немеханизированными щитами без передовой штольни (глухим забоем) в замороженных грунтах группы:

	29-01-085-05
	      1
	19024,19 
	5853,75 
	8284,39 
	0,00 
	4886,05 
	525 

	29-01-085-06
	      2
	21443,48 
	6723,45 
	9833,98 
	0,00 
	4886,05 
	603 

	29-01-085-07
	      3
	22709,78 
	7827,30 
	12031,70 
	0,00 
	2850,78 
	702 

	29-01-085-08
	      4
	14109,78 
	6106,86 
	5139,02 
	0,00 
	2863,90 
	526 

	Таблица 29-01-086. Проходка тоннелей диаметром до 6 м немеханизированными щитами с передовой штольней 

   

	
	Измеритель: 100 м3 грунта по проектному наружному очертанию конструкции

	
	Проходка тоннелей диаметром до 6 м немеханизированными щитами с передовой штольней в грунтах группы:

	29-01-086-01
	      1-2
	12394,74 
	4348,50 
	1811,78 
	0,00 
	6234,46 
	390 

	29-01-086-02
	      3
	13202,51 
	4549,20 
	4177,83 
	0,00 
	4475,48 
	408 

	29-01-086-03
	      4
	10068,11 
	3889,35 
	3244,75 
	0,00 
	2934,01 
	335 

	29-01-086-04
	      5
	10734,23 
	4284,09 
	3444,56 
	0,00 
	3005,58 
	369 

	29-01-086-05
	      6-7
	13691,23 
	5247,72 
	5063,07 
	0,00 
	3380,44 
	452 

	29-01-086-06
	      8
	16669,21 
	6000,00 
	6570,31 
	0,00 
	4098,90 
	500 

	Таблица 29-01-087. Проходка тоннелей диаметром более 6 м немеханизированными щитами с передовой штольней 

   

	
	Измеритель: 100 м3 грунта по проектному наружному очертанию конструкции

	
	Проходка тоннелей диаметром более 6 м немеханизированными щитами с передовой штольней в грунтах группы:

	29-01-087-01
	      1-2
	9907,66 
	3392,92 
	1683,92 
	0,00 
	4830,82 
	313 

	29-01-087-02
	      3
	10300,07 
	3434,20 
	3403,63 
	0,00 
	3462,24 
	308 

	29-01-087-03
	      4
	8700,00 
	3157,92 
	2842,67 
	0,00 
	2699,41 
	272 

	29-01-087-04
	      5
	9251,00 
	3483,00 
	3013,18 
	0,00 
	2754,82 
	300 

	29-01-087-05
	      6-7
	11535,08 
	4214,43 
	4296,42 
	0,00 
	3024,23 
	363 

	29-01-087-06
	      8
	13355,54 
	4476,00 
	5431,68 
	0,00 
	3447,86 
	373 

	Таблица 29-01-088. Проходка тоннелей диаметром до 6 м механизированными щитами 

   

	
	Измеритель: 100 м3 грунта по проектному наружному очертанию конструкции

	
	Проходка тоннелей диаметром до 3 м механизированными щитами в грунтах группы:

	29-01-088-01
	      1
	526,19 
	509,81 
	16,38 
	0,00 
	0,00 
	47,03 

	29-01-088-02
	      2
	866,13 
	849,75 
	16,38 
	0,00 
	0,00 
	78,39 

	29-01-088-03
	      3
	1328,02 
	1311,64 
	16,38 
	0,00 
	0,00 
	121 

	
	Проходка тоннелей диаметром более 3 до 4,5 м механизированными щитами в грунтах группы:

	29-01-088-04
	      1
	456,40 
	443,90 
	12,50 
	0,00 
	0,00 
	40,95 

	29-01-088-05
	      2
	731,63 
	719,13 
	12,50 
	0,00 
	0,00 
	66,34 

	29-01-088-06
	      3
	1129,02 
	1116,52 
	12,50 
	0,00 
	0,00 
	103 

	
	Проходка тоннелей диаметром более 4,5 до 6 м механизированными щитами в грунтах группы:

	29-01-088-07
	      2
	322,11 
	309,48 
	12,63 
	0,00 
	0,00 
	28,55 

	29-01-088-08
	      3
	322,11 
	309,48 
	12,63 
	0,00 
	0,00 
	28,55 

	29-01-088-09
	      4
	322,11 
	309,48 
	12,63 
	0,00 
	0,00 
	28,55 

	29-01-088-10
	      5
	349,97 
	337,34 
	12,63 
	0,00 
	0,00 
	31,12 

	Таблица 29-01-089. Проходка тоннелей немеханизированными щитами диаметром до 6 м с горизонтальными площадками в грунтах 1 группы 

   

	
	Измеритель: 100 м3 грунта по проектному наружному очертанию конструкции

	29-01-089-01
	Проходка тоннелей немеханизированными щитами диаметром до 6 м с горизонтальными площадками в грунтах 1 группы
	2524,02 
	799,02 
	1668,42 
	0,00 
	56,58 
	73,71 

	Таблица 29-01-090. Проходка тоннелей диаметром 5,2 м проходческим комплексом ТЩБ с возведением монолитно-прессованной обделки 

   

	
	Измеритель: 1 м тоннеля

	29-01-090-01
	Проходка тоннелей диаметром 5,2 м проходческим комплексом ТЩБ с возведением монолитно-прессованной обделки в грунтах 1-2 группы
	5665,52 
	707,74 
	150,00 
	0,00 
	4807,78 
	65,29 

	Таблица 29-01-091. Расширение сечения тоннеля при проходке методом пилот-тоннеля 

   

	
	Измеритель: 100 м3 грунта по проектному очертанию конструкции

	
	Расширение сечения тоннеля при проходке методом пилот-тоннеля в грунтах группы:

	29-01-091-01
	      3
	19078,09 
	4928,30 
	4154,65 
	0,00 
	9995,14 
	442 

	29-01-091-02
	      4
	18322,76 
	4818,15 
	3681,46 
	0,00 
	9823,15 
	415 

	29-01-091-03
	      5
	19056,43 
	5479,92 
	4215,06 
	0,00 
	9361,45 
	472 

	Подраздел 1.4 ПРОХОДКА НАКЛОННЫХ И ВОССТАЮЩИХ ВЫРАБОТОК 

   

	Таблица 29-01-101. Проходка фурнелей с креплением деревянной крепью 

   

	
	Измеритель: 100 м3 грунта по проектному наружному очертанию конструкции

	
	Проходка фурнелей с креплением деревянной крепью в грунтах группы:

	29-01-101-01
	      1-2
	65675,38 
	27024,12 
	1920,77 
	0,00 
	36730,49 
	2493 

	29-01-101-02
	      3
	65302,22 
	26492,40 
	6705,59 
	0,00 
	32104,23 
	2376 

	29-01-101-03
	      4
	53212,60 
	22012,56 
	4599,99 
	0,00 
	26600,05 
	1896 

	29-01-101-04
	      5
	55415,09 
	22964,58 
	5198,58 
	0,00 
	27251,93 
	1978 

	29-01-101-05
	      6-7
	62027,56 
	24450,66 
	9248,20 
	0,00 
	28328,70 
	2106 

	29-01-101-06
	      8
	64026,89 
	24300,00 
	12017,91 
	0,00 
	27708,98 
	2025 

	29-01-101-07
	      9
	78225,29 
	26124,00 
	18868,68 
	0,00 
	33232,61 
	2177 

	29-01-101-08
	      10-11
	99526,79 
	28788,00 
	27524,27 
	0,00 
	43214,52 
	2399 

	Таблица 29-01-102. Проходка эскалаторных тоннелей диаметром до 8,5 м при сборной обделке 

   

	
	Измеритель: 100 м3 грунта по проектному наружному очертанию конструкции

	
	Проходка эскалаторных тоннелей диаметром до 8,5 м при сборной обделке в незамороженных грунтах группы:

	29-01-102-01
	      1-2
	13278,85 
	3479,64 
	8465,46 
	563,99 
	1333,75 
	321 

	29-01-102-02
	      3
	17460,26 
	3445,35 
	13047,77 
	563,99 
	967,14 
	309 

	29-01-102-03
	      4
	16929,01 
	3889,35 
	10896,34 
	579,71 
	2143,32 
	335 

	29-01-102-04
	      5
	18693,44 
	4783,32 
	11708,26 
	579,71 
	2201,86 
	412 

	29-01-102-05
	      6-7
	26720,45 
	6896,34 
	17264,82 
	590,90 
	2559,29 
	594 

	29-01-102-06
	      8
	37429,86 
	10320,00 
	21853,38 
	602,93 
	5256,48 
	860 

	29-01-102-07
	      9
	51621,82 
	12588,00 
	32078,29 
	602,93 
	6955,53 
	1049 

	29-01-102-08
	      10-11
	70398,48 
	16152,00 
	45471,43 
	602,93 
	8775,05 
	1346 

	
	Проходка эскалаторных тоннелей диаметром до 8,5 м при сборной обделке в замороженных грунтах группы:

	29-01-102-09
	      1-2
	15399,77 
	5920,65 
	8463,52 
	563,99 
	1015,60 
	531 

	29-01-102-10
	      3
	24773,14 
	6327,45 
	17596,21 
	563,99 
	849,48 
	545 

	29-01-102-11
	      4
	20271,49 
	5912,60 
	12256,13 
	579,71 
	2102,76 
	470 

	Таблица 29-01-103. Проходка наклонных тоннелей сверху вниз с углом наклона более 13 до 30 градусов способом сплошного забоя без временных крепей при монолитной обделке 

   

	
	Измеритель: 100 м3 грунта по проектному наружному очертанию конструкции

	
	Проходка наклонных тоннелей сечением до 20 м2 сверху вниз с углом наклона более 13 до 30 градусов способом сплошного забоя без временных крепей при монолитной обделке в грунтах группы:

	29-01-103-01
	      5
	22727,84 
	3308,85 
	17384,83 
	639,03 
	2034,16 
	285 

	29-01-103-02
	      6-7
	28477,61 
	4423,41 
	21432,26 
	700,61 
	2621,94 
	381 

	29-01-103-03
	      8
	36093,09 
	6180,00 
	25060,88 
	762,20 
	4852,21 
	515 

	29-01-103-04
	      9
	44993,50 
	7416,00 
	29927,07 
	762,20 
	7650,43 
	618 

	29-01-103-05
	      10-11
	55825,82 
	8700,00 
	34896,00 
	762,20 
	12229,82 
	725 

	
	Проходка наклонных тоннелей сечением более 20 до 60 м2 сверху вниз с углом наклона более 13 до 30 градусов способом сплошного забоя без временных крепей при монолитной обделке в грунтах группы:

	29-01-103-06
	      5
	21453,88 
	2809,62 
	16915,00 
	624,93 
	1729,26 
	242 

	29-01-103-07
	      6-7
	26333,89 
	3703,59 
	20516,51 
	680,98 
	2113,79 
	319 

	29-01-103-08
	      8
	32813,11 
	5076,00 
	23494,49 
	734,17 
	4242,62 
	423 

	29-01-103-09
	      9
	39776,12 
	6024,00 
	27694,33 
	734,17 
	6057,79 
	502 

	29-01-103-10
	      10-11
	47795,28 
	7092,00 
	32111,95 
	734,17 
	8591,33 
	591 

	Таблица 29-01-104. Проходка наклонных тоннелей сверху вниз с углом наклона более 31 до 45 градусов способом сплошного забоя без временных крепей при монолитной обделке 

   

	
	Измеритель: 100 м3 грунта по проектному наружному очертанию конструкции

	
	Проходка наклонных тоннелей сечением до 20 м2 сверху вниз с углом наклона более 31 до 45 градусов способом сплошного забоя без временных крепей при монолитной обделке в грунтах группы:

	29-01-104-01
	      5
	24738,01 
	3378,51 
	19325,34 
	717,39 
	2034,16 
	291 

	29-01-104-02
	      6-7
	30636,58 
	4493,07 
	23521,57 
	784,69 
	2621,94 
	387 

	29-01-104-03
	      8
	38471,93 
	6264,00 
	27355,72 
	854,84 
	4852,21 
	522 

	29-01-104-04
	      9
	47382,94 
	7500,00 
	32232,51 
	854,84 
	7650,43 
	625 

	29-01-104-05
	      10-11
	58227,26 
	8796,00 
	37201,44 
	854,84 
	12229,82 
	733 

	
	Проходка наклонных тоннелей сечением более 20 до 60 м2 сверху вниз с углом наклона более 31 до 45 градусов способом сплошного забоя без временных крепей при монолитной обделке в грунтах группы:

	29-01-104-06
	      5
	23386,05 
	2867,67 
	18790,03 
	700,61 
	1728,35 
	247 

	29-01-104-07
	      6-7
	28421,99 
	3773,25 
	22534,95 
	762,20 
	2113,79 
	325 

	29-01-104-08
	      8
	35146,50 
	5160,00 
	25717,28 
	823,96 
	4269,22 
	430 

	29-01-104-09
	      9
	42093,52 
	6108,00 
	29927,73 
	823,96 
	6057,79 
	509 

	29-01-104-10
	      10-11
	49457,76 
	7176,00 
	34345,34 
	823,96 
	7936,42 
	598 

	Таблица 29-01-105. Проходка наклонных тоннелей сверху вниз с углом наклона более 45 градусов способом сплошного забоя без временных крепей при монолитной обделке 

   

	
	Измеритель: 100 м3 грунта по проектному наружному очертанию конструкции

	
	Проходка наклонных тоннелей сечением до 20 м2 сверху вниз с углом наклона более 45 градусов способом сплошного забоя без временных крепей при монолитной обделке в грунтах группы:

	29-01-105-01
	      5
	28102,44 
	3471,39 
	22596,89 
	849,12 
	2034,16 
	299 

	29-01-105-02
	      6-7
	34376,54 
	4609,17 
	27145,43 
	930,34 
	2621,94 
	397 

	29-01-105-03
	      8
	42498,63 
	6396,00 
	31250,42 
	1011,74 
	4852,21 
	533 

	29-01-105-04
	      9
	51441,49 
	7644,00 
	36147,06 
	1011,74 
	7650,43 
	637 

	29-01-105-05
	      10-11
	62287,19 
	8940,00 
	41117,37 
	1011,74 
	12229,82 
	745 

	
	Проходка наклонных тоннелей сечением более 20 до 60 м2 сверху вниз с углом наклона более 45 градусов способом сплошного забоя без временных крепей при монолитной обделке в грунтах группы:

	29-01-105-06
	      5
	26688,98 
	2972,16 
	21988,47 
	829,49 
	1728,35 
	256 

	29-01-105-07
	      6-7
	32011,50 
	3877,74 
	26019,97 
	902,32 
	2113,79 
	334 

	29-01-105-08
	      8
	38995,88 
	5280,00 
	29473,26 
	975,32 
	4242,62 
	440 

	29-01-105-09
	      9
	45999,67 
	6240,00 
	33701,88 
	975,32 
	6057,79 
	520 

	29-01-105-10
	      10-11
	53364,29 
	7308,00 
	38119,87 
	975,32 
	7936,42 
	609 

	Таблица 29-01-106. Проходка наклонных тоннелей сечением до 20 м2 снизу вверх способом сплошного забоя без временных крепей 

   

	
	Измеритель: 100 м3 грунта по проектному наружному очертанию конструкции

	
	Проходка наклонных тоннелей сечением до 20 м2 снизу вверх с углом наклона более 13 до 30 градусов способом сплошного забоя без временных крепей в грунтах группы:

	29-01-106-01
	      5
	16959,64 
	5468,31 
	6712,02 
	0,00 
	4779,31 
	471 

	29-01-106-02
	      6-7
	22294,41 
	6757,02 
	10137,72 
	0,00 
	5399,67 
	582 

	29-01-106-03
	      8
	29485,41 
	8712,00 
	12962,07 
	0,00 
	7811,34 
	726 

	29-01-106-04
	      9
	39821,91 
	10284,00 
	18794,50 
	0,00 
	10743,41 
	857 

	29-01-106-05
	      10-11
	51958,35 
	11760,00 
	24587,83 
	0,00 
	15610,52 
	980 

	
	Проходка наклонных тоннелей сечением до 20 м2 снизу вверх с углом наклона более 31 до 45 градусов способом сплошного забоя без временных крепей в грунтах группы:

	29-01-106-06
	      5
	17448,74 
	5746,95 
	6920,29 
	0,00 
	4781,50 
	495 

	29-01-106-07
	      6-7
	21025,09 
	7163,37 
	8490,29 
	0,00 
	5371,43 
	617 

	29-01-106-08
	      8
	31110,80 
	9444,00 
	13845,08 
	0,00 
	7821,72 
	787 

	29-01-106-09
	      9
	42127,43 
	11052,00 
	20322,85 
	0,00 
	10752,58 
	921 

	29-01-106-10
	      10-11
	55530,55 
	12696,00 
	26761,56 
	0,00 
	16072,99 
	1058 

	
	Проходка наклонных тоннелей сечением до 20 м2 снизу вверх с углом наклона более 45 градусов способом сплошного забоя без временных крепей в грунтах группы:

	29-01-106-11
	      5
	18516,83 
	6188,13 
	7273,46 
	0,00 
	5055,24 
	533 

	29-01-106-12
	      6-7
	24165,36 
	7825,14 
	11630,11 
	0,00 
	4710,11 
	674 

	29-01-106-13
	      8
	33569,71 
	10476,00 
	15255,41 
	0,00 
	7838,30 
	873 

	29-01-106-14
	      9
	46025,68 
	12336,00 
	22906,67 
	0,00 
	10783,01 
	1028 

	29-01-106-15
	      10-11
	60383,27 
	14184,00 
	30518,79 
	0,00 
	15680,48 
	1182 

	Таблица 29-01-107. Расширение сечения наклонных тоннелей при проходке с передовой выработкой 

   

	
	Измеритель: 100 м3 грунта по проектному наружному очертанию конструкции

	
	Расширение сечения наклонных тоннелей при проходке с передовой выработкой в грунтах группы:

	29-01-107-01
	      5
	19967,27 
	1880,82 
	15573,60 
	0,00 
	2512,85 
	162 

	29-01-107-02
	      6-7
	29503,42 
	2182,68 
	22819,44 
	0,00 
	4501,30 
	188 

	29-01-107-03
	      8
	46034,19 
	2556,00 
	33268,05 
	0,00 
	10210,14 
	213 

	29-01-107-04
	      9
	61516,20 
	2748,00 
	41504,09 
	0,00 
	17264,11 
	229 

	29-01-107-05
	      10-11
	93493,49 
	3168,00 
	53218,95 
	0,00 
	37106,54 
	264 

	Таблица 29-01-108. Проходка восстающих выработок с углом наклона более 61 до 90 градусов комплексом КПВ-1 

   

	
	Измеритель: 100 м3 грунта по проектному наружному очертанию конструкции

	
	Проходка восстающих выработок с углом наклона более 61 до 90 градусов высотой до 80 м комплексом КПВ-1 в грунтах группы:

	29-01-108-01
	      4
	83233,36 
	4539,51 
	74568,63 
	0,00 
	4125,22 
	391 

	29-01-108-02
	      5
	87144,11 
	5375,43 
	77040,91 
	0,00 
	4727,77 
	463 

	29-01-108-03
	      6-7
	92912,69 
	6745,41 
	80459,30 
	0,00 
	5707,98 
	581 

	29-01-108-04
	      8
	101511,92 
	8688,00 
	83701,94 
	0,00 
	9121,98 
	724 

	29-01-108-05
	      9
	113558,75 
	10092,00 
	89316,55 
	0,00 
	14150,20 
	841 

	29-01-108-06
	      10-11
	132432,33 
	12528,00 
	96732,77 
	0,00 
	23171,56 
	1044 

	
	Проходка восстающих выработок с углом наклона более 61 до 90 градусов высотой более 80 до 160 м комплексом КПВ-1 в грунтах группы:

	29-01-108-07
	      4
	118109,83 
	5108,40 
	108943,23 
	0,00 
	4058,20 
	440 

	29-01-108-08
	      5
	122020,46 
	5944,32 
	111415,38 
	0,00 
	4660,76 
	512 

	29-01-108-09
	      6-7
	127797,90 
	7314,30 
	114833,77 
	0,00 
	5649,83 
	630 

	29-01-108-10
	      8
	136407,38 
	9276,00 
	118076,41 
	0,00 
	9054,97 
	773 

	29-01-108-11
	      9
	148454,33 
	10680,00 
	123691,14 
	0,00 
	14083,19 
	890 

	29-01-108-12
	      10-11
	167327,80 
	13116,00 
	131107,25 
	0,00 
	23104,55 
	1093 

	Таблица 29-01-109. Проходка наклонных выработок с углом наклона более 31 до 45 градусов комплексом КПН-1 

   

	
	Измеритель: 100 м3 грунта по проектному наружному очертанию конструкции

	
	Проходка наклонных выработок с углом наклона более 31 до 45 градусов длиной до 80 м комплексом КПН-1 в грунтах группы:

	29-01-109-01
	      4
	59043,32 
	4423,41 
	50174,13 
	232,88 
	4445,78 
	381 

	29-01-109-02
	      5
	63138,51 
	5410,26 
	52749,67 
	232,88 
	4978,58 
	466 

	29-01-109-03
	      6-7
	69041,08 
	7012,44 
	56327,62 
	259,82 
	5701,02 
	604 

	29-01-109-04
	      8
	79031,41 
	9684,00 
	60356,30 
	266,17 
	8991,11 
	807 

	29-01-109-05
	      9
	90355,10 
	11100,00 
	66662,89 
	293,11 
	12592,21 
	925 

	29-01-109-06
	      10-11
	103981,70 
	12912,00 
	73521,93 
	293,11 
	17547,77 
	1076 

	
	Проходка наклонных выработок с углом наклона более 31 до 45 градусов длиной более 80 до 160 м комплексом КПН-1 в грунтах группы:

	29-01-109-07
	      4
	81024,10 
	4899,42 
	72339,31 
	232,88 
	3785,37 
	422 

	29-01-109-08
	      5
	85119,29 
	5886,27 
	74914,85 
	232,88 
	4318,17 
	507 

	29-01-109-09
	      6-7
	91021,86 
	7488,45 
	78492,80 
	259,82 
	5040,61 
	645 

	29-01-109-10
	      8
	101028,17 
	10176,00 
	82521,47 
	266,17 
	8330,70 
	848 

	29-01-109-11
	      9
	112390,68 
	11592,00 
	88828,07 
	293,11 
	11970,61 
	966 

	29-01-109-12
	      10-11
	126996,57 
	13404,00 
	95687,11 
	293,11 
	17905,46 
	1117 

	Таблица 29-01-110. Проходка наклонных выработок с углом наклона более 46 до 60 градусов комплексом КПН-1 

   

	
	Измеритель: 100 м3 грунта по проектному наружному очертанию конструкции

	
	Проходка наклонных выработок с углом наклона более 46 до 60 градусов длиной до 80 м комплексом КПН-1 в грунтах группы:

	29-01-110-01
	      4
	142053,61 
	4806,54 
	131911,79 
	232,88 
	5335,28 
	414 

	29-01-110-02
	      5
	146517,34 
	5990,76 
	134656,49 
	232,88 
	5870,09 
	516 

	29-01-110-03
	      6-7
	152847,27 
	7662,60 
	138588,31 
	259,82 
	6596,36 
	660 

	29-01-110-04
	      8
	163848,02 
	10716,00 
	143237,74 
	266,17 
	9894,28 
	893 

	29-01-110-05
	      9
	176388,37 
	12360,00 
	150483,07 
	293,11 
	13545,30 
	1030 

	29-01-110-06
	      10-11
	191862,51 
	14328,00 
	158046,16 
	293,11 
	19488,35 
	1194 

	
	Проходка наклонных выработок с углом наклона более 46 до 60 градусов длиной более 80 до 160 м комплексом КПН-1 в грунтах группы:

	29-01-110-07
	      4
	226363,86 
	5340,60 
	195141,88 
	232,88 
	25881,38 
	460 

	29-01-110-08
	      5
	241820,65 
	6536,43 
	197886,58 
	232,88 
	37397,64 
	563 

	29-01-110-09
	      6-7
	297670,71 
	8208,27 
	201818,40 
	259,82 
	87644,04 
	707 

	29-01-110-10
	      8
	362353,87 
	11280,00 
	206467,83 
	266,17 
	144606,04 
	940 

	29-01-110-11
	      9
	470204,93 
	12924,00 
	213713,16 
	293,11 
	243567,77 
	1077 

	29-01-110-12
	      10-11
	586376,90 
	14892,00 
	221276,25 
	293,11 
	350208,65 
	1241 

	Подраздел 1.5 УСТРОЙСТВО АНКЕРНЫХ КРЕПЕЙ 

   

	Таблица 29-01-120. Установка стальных анкеров длиной 1,5 м при бурении шпуров бурильными молотками 

   

	
	Измеритель: 100 компл. стальных анкеров

	
	Установка стальных анкеров длиной 1,5 м при бурении шпуров бурильными молотками в кровлю выработок в грунтах группы:

	29-01-120-01
	      4
	2499,84 
	844,00 
	1454,54 
	0,00 
	201,30 
	74,69 

	(204-9165)
	  Анкера стальные для горнопроходческих работ, (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	29-01-120-02
	      5
	2929,36 
	937,11 
	1771,53 
	0,00 
	220,72 
	82,93 

	(204-9165)
	  Анкера стальные для горнопроходческих работ, (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	29-01-120-03
	      6-7
	3291,28 
	1008,41 
	2006,09 
	0,00 
	276,78 
	89,24 

	(204-9165)
	  Анкера стальные для горнопроходческих работ, (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	29-01-120-04
	      8
	4991,48 
	1172,61 
	3099,21 
	0,00 
	719,66 
	101 

	(204-9165)
	  Анкера стальные для горнопроходческих работ, (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	29-01-120-05
	      9
	7362,97 
	1520,91 
	4621,45 
	0,00 
	1220,61 
	131 

	(204-9165)
	  Анкера стальные для горнопроходческих работ, (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	29-01-120-06
	      10-11
	12047,32 
	2182,68 
	7489,95 
	0,00 
	2374,69 
	188 

	(204-9165)
	  Анкера стальные для горнопроходческих работ, (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	
	Установка стальных анкеров длиной 1,5 м при бурении шпуров бурильными молотками в стены выработок в грунтах группы:

	29-01-120-07
	      4
	2267,29 
	787,16 
	1287,45 
	0,00 
	192,68 
	69,66 

	(204-9165)
	  Анкера стальные для горнопроходческих работ, (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	29-01-120-08
	      5
	2633,36 
	869,31 
	1554,41 
	0,00 
	209,64 
	76,93 

	(204-9165)
	  Анкера стальные для горнопроходческих работ, (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	29-01-120-09
	      6-7
	2957,25 
	931,01 
	1761,52 
	0,00 
	264,72 
	82,39 

	(204-9165)
	  Анкера стальные для горнопроходческих работ, (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	29-01-120-10
	      8
	4480,72 
	1065,91 
	2710,61 
	0,00 
	704,20 
	91,81 

	(204-9165)
	  Анкера стальные для горнопроходческих работ, (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	29-01-120-11
	      9
	6585,07 
	1369,98 
	4014,03 
	0,00 
	1201,06 
	118 

	(204-9165)
	  Анкера стальные для горнопроходческих работ, (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	29-01-120-12
	      10-11
	10773,13 
	1938,87 
	6499,93 
	0,00 
	2334,33 
	167 

	(204-9165)
	  Анкера стальные для горнопроходческих работ, (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	
	Установка стальных анкеров длиной 1,5 м при бурении шпуров бурильными молотками в лоток выработок в грунтах группы:

	29-01-120-13
	      4
	2078,73 
	765,35 
	1120,48 
	0,00 
	192,90 
	67,73 

	(204-9165)
	  Анкера стальные для горнопроходческих работ, (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	29-01-120-14
	      5
	2360,98 
	799,25 
	1351,44 
	0,00 
	210,29 
	70,73 

	(204-9165)
	  Анкера стальные для горнопроходческих работ, (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	29-01-120-15
	      6-7
	2647,12 
	849,99 
	1532,09 
	0,00 
	265,04 
	75,22 

	(204-9165)
	  Анкера стальные для горнопроходческих работ, (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	29-01-120-16
	      8
	3998,60 
	962,82 
	2330,53 
	0,00 
	705,25 
	82,93 

	(204-9165)
	  Анкера стальные для горнопроходческих работ, (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	29-01-120-17
	      9
	5810,78 
	1146,60 
	3464,92 
	0,00 
	1199,26 
	98,76 

	(204-9165)
	  Анкера стальные для горнопроходческих работ, (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	29-01-120-18
	      10-11
	9616,96 
	1706,67 
	5572,24 
	0,00 
	2338,05 
	147 

	(204-9165)
	  Анкера стальные для горнопроходческих работ, (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	Таблица 29-01-121. Установка стальных сеток при анкерном креплении подземных выработок 

   

	
	Измеритель: 100 м2 поверхности

	29-01-121-01
	Установка стальных сеток при анкерном креплении подземных выработок
	2543,29 
	356,74 
	86,95 
	2,93 
	2099,60 
	31,57 

	Таблица 29-01-122. Установка стальных подхватов при анкерном креплении подземных выработок 

   

	
	Измеритель: 1 т стальных конструкций

	29-01-122-01
	Установка стальных подхватов при анкерном креплении подземных выработок
	13703,44 
	486,01 
	124,75 
	0,00 
	13092,68 
	43,01 

	Таблица 29-01-123. Добавлять при длине стального анкера более 1,5 м или исключать при длине стального анкера менее 1,5 м на каждые 0,5 м к расценкам таблицы 29-01-120 

   

	
	Измеритель: 100 компл. стальных анкеров

	
	Добавлять при длине стального анкера более 1,5 м или исключать при длине стального анкера менее 1,5 м на каждые 0,5 м при бурении шпуров в кровлю выработок:

	29-01-123-01
	      к расценке 29-01-120-01 (4 группа грунта)
	623,85 
	139,10 
	413,52 
	0,00 
	71,23 
	12,31 

	29-01-123-02
	      к расценке 29-01-120-02 (5 группа грунта)
	751,78 
	169,27 
	503,60 
	0,00 
	78,91 
	14,98 

	29-01-123-03
	      к расценке 29-01-120-03 (6-7 группы грунтов)
	863,49 
	191,08 
	574,52 
	0,00 
	97,89 
	16,91 

	29-01-123-04
	      к расценке 29-01-120-04 (8 группа грунта)
	1403,73 
	236,03 
	919,35 
	0,00 
	248,35 
	20,33 

	29-01-123-05
	      к расценке 29-01-120-05 (9 группа грунта)
	2147,51 
	351,55 
	1376,64 
	0,00 
	419,32 
	30,28 

	29-01-123-06
	      к расценке 29-01-120-06 (10-11 группы грунтов)
	3740,31 
	567,73 
	2357,66 
	0,00 
	814,92 
	48,9 

	
	Добавлять при длине стального анкера более 1,5 м или исключать при длине стального анкера менее 1,5 м на каждые 0,5 м при бурении шпуров в стены выработок:

	29-01-123-07
	      к расценке 29-01-120-07 (4 группа грунта)
	567,03 
	120,46 
	381,53 
	0,00 
	65,04 
	10,66 

	29-01-123-08
	      к расценке 29-01-120-08 (5 группа грунта)
	682,54 
	146,34 
	465,75 
	0,00 
	70,45 
	12,95 

	29-01-123-09
	      к расценке 29-01-120-09 (6-7 группы грунтов)
	783,88 
	165,66 
	529,23 
	0,00 
	88,99 
	14,66 

	29-01-123-10
	      к расценке 29-01-120-10 (8 группа грунта)
	1280,84 
	209,91 
	834,15 
	0,00 
	236,78 
	18,08 

	29-01-123-11
	      к расценке 29-01-120-11 (9 группа грунта)
	1957,25 
	303,14 
	1248,81 
	0,00 
	405,30 
	26,11 

	29-01-123-12
	      к расценке 29-01-120-12 (10-11 группы грунтов)
	3299,00 
	489,48 
	2026,33 
	0,00 
	783,19 
	42,16 

	
	Добавлять при длине стального анкера более 1,5 м или исключать при длине стального анкера менее 1,5 м на каждые 0,5 м при бурении шпуров в лоток выработок:

	29-01-123-13
	      к расценке 29-01-120-13 (4 группа грунта)
	503,17 
	105,20 
	331,07 
	0,00 
	66,90 
	9,31 

	29-01-123-14
	      к расценке 29-01-120-14 (5 группа грунта)
	603,83 
	127,01 
	403,72 
	0,00 
	73,10 
	11,24 

	29-01-123-15
	      к расценке 29-01-120-15 (6-7 группы грунтов)
	4572,06 
	143,85 
	4269,30 
	0,00 
	158,91 
	12,73 

	29-01-123-16
	      к расценке 29-01-120-16 (8 группа грунта)
	1140,48 
	177,63 
	722,48 
	0,00 
	240,37 
	15,3 

	29-01-123-17
	      к расценке 29-01-120-17 (9 группа грунта)
	1755,75 
	264,59 
	1083,47 
	0,00 
	407,69 
	22,79 

	29-01-123-18
	      к расценке 29-01-120-18 (10-11 группы грунтов)
	2971,70 
	422,37 
	1755,49 
	0,00 
	793,84 
	36,38 

	Таблица 29-01-124. Установка железобетонных анкеров длиной 1,5 м при бурении шпуров бурильными молотками 

   

	
	Измеритель: 100 компл. железобетонных анкеров

	
	Установка железобетонных анкеров длиной 1,5 м при бурении шпуров бурильными молотками в кровлю выработок в грунтах группы:

	29-01-124-01
	      4
	2808,16 
	928,63 
	1578,42 
	0,00 
	301,11 
	82,18 

	(204-9166)
	  Заготовка металлическая для железобетонного анкера, (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  


	29-01-124-02
	      5
	3220,45 
	1025,36 
	1874,56 
	0,00 
	320,53 
	90,74 

	(204-9166)
	  Заготовка металлическая для железобетонного анкера, (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	29-01-124-03
	      6-7
	3553,55 
	1084,57 
	2092,39 
	0,00 
	376,59 
	95,98 

	(204-9166)
	  Заготовка металлическая для железобетонного анкера, (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	29-01-124-04
	      8
	5213,09 
	1242,27 
	3151,35 
	0,00 
	819,47 
	107 

	(204-9166)
	  Заготовка металлическая для железобетонного анкера, (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	29-01-124-05
	      9
	7507,88 
	1578,96 
	4608,50 
	0,00 
	1320,42 
	136 

	(204-9166)
	  Заготовка металлическая для железобетонного анкера, (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	29-01-124-06
	      10-11
	12059,95 
	2240,73 
	7344,73 
	0,00 
	2474,49 
	193 

	(204-9166)
	  Заготовка металлическая для железобетонного анкера, (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	
	Установка железобетонных анкеров длиной 1,5 м при бурении шпуров бурильными молотками в стены выработок в грунтах группы:

	29-01-124-07
	      4
	2653,74 
	879,03 
	1478,08 
	0,00 
	296,63 
	77,79 

	(204-9166)
	  Заготовка металлическая для железобетонного анкера, (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	29-01-124-08
	      5
	2991,51 
	947,96 
	1728,78 
	0,00 
	314,77 
	83,89 

	(204-9166)
	  Заготовка металлическая для железобетонного анкера, (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	29-01-124-09
	      6-7
	3294,99 
	1005,93 
	1918,89 
	0,00 
	370,17 
	89,02 

	(204-9166)
	  Заготовка металлическая для железобетонного анкера, (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	29-01-124-10
	      8
	4777,42 
	1135,46 
	2830,30 
	0,00 
	811,66 
	97,8 

	(204-9166)
	  Заготовка металлическая для железобетонного анкера, (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	29-01-124-11
	      9
	6825,58 
	1439,64 
	4077,28 
	0,00 
	1308,66 
	124 

	(204-9166)
	  Заготовка металлическая для железобетонного анкера, (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	29-01-124-12
	      10-11
	10901,89 
	2008,53 
	6438,82 
	0,00 
	2454,54 
	173 

	(204-9166)
	  Заготовка металлическая для железобетонного анкера, (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	
	Установка железобетонных анкеров длиной 1,5 м при бурении шпуров бурильными молотками в лоток выработок в грунтах группы:

	29-01-124-13
	      4
	2443,78 
	825,80 
	1325,00 
	0,00 
	292,98 
	73,08 

	(204-9166)
	  Заготовка металлическая для железобетонного анкера, (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	29-01-124-14
	      5
	2744,99 
	892,36 
	1542,29 
	0,00 
	310,34 
	78,97 

	(204-9166)
	  Заготовка металлическая для железобетонного анкера, (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	29-01-124-15
	      6-7
	3015,44 
	941,86 
	1708,48 
	0,00 
	365,10 
	83,35 

	(204-9166)
	  Заготовка металлическая для железобетонного анкера, (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	29-01-124-16
	      8
	4361,86 
	1057,21 
	2499,35 
	0,00 
	805,30 
	91,06 

	(204-9166)
	  Заготовка металлическая для железобетонного анкера, (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	29-01-124-17
	      9
	5918,20 
	1323,54 
	3295,35 
	0,00 
	1299,31 
	114 

	(204-9166)
	  Заготовка металлическая для железобетонного анкера, (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	29-01-124-18
	      10-11
	9462,58 
	1811,16 
	5213,32 
	0,00 
	2438,10 
	156 

	(204-9166)
	  Заготовка металлическая для железобетонного анкера, (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	Таблица 29-01-125. Добавлять при длине железобетонного анкера более 1,5 м или исключать при длине железобетонного анкера менее 1,5 м на каждые 0,5 м к расценкам таблицы 29-01-124 

   

	
	Измеритель: 100 компл. железобетонных анкеров

	
	Добавлять при длине железобетонного анкера более 1,5 м или исключать при длине железобетонного анкера менее 1,5 м на каждые 0,5 м при бурении шпуров в кровлю выработок:

	29-01-125-01
	      к расценке 29-01-124-01 (4 группа грунта)
	715,47 
	141,48 
	475,47 
	0,00 
	98,52 
	12,52 

	29-01-125-02
	      к расценке 29-01-124-02 (5 группа грунта)
	848,54 
	171,65 
	572,42 
	0,00 
	104,47 
	15,19 

	29-01-125-03
	      к расценке 29-01-124-03 (6-7 группы грунтов)
	966,23 
	194,70 
	648,48 
	0,00 
	123,05 
	17,23 

	29-01-125-04
	      к расценке 29-01-124-04 (8 группа грунта)
	1511,29 
	238,47 
	1001,57 
	0,00 
	271,25 
	20,54 

	29-01-125-05
	      к расценке 29-01-124-05 (9 группа грунта)
	2276,17 
	354,11 
	1483,89 
	0,00 
	438,17 
	30,5 

	29-01-125-06
	      к расценке 29-01-124-06 (10-11 группы грунтов)
	3774,08 
	565,29 
	2387,15 
	0,00 
	821,64 
	48,69 

	
	Добавлять при длине железобетонного анкера более 1,5 м или исключать при длине железобетонного анкера менее 1,5 м на каждые 0,5 м при бурении шпуров в стены выработок:

	29-01-125-07
	      к расценке 29-01-124-07 (4 группа грунта)
	632,84 
	123,28 
	412,59 
	0,00 
	96,97 
	10,91 

	29-01-125-08
	      к расценке 29-01-124-08 (5 группа грунта)
	747,96 
	148,71 
	496,70 
	0,00 
	102,55 
	13,16 

	29-01-125-09
	      к расценке 29-01-124-09 (6-7 группы грунтов)
	847,72 
	166,90 
	559,91 
	0,00 
	120,91 
	14,77 

	29-01-125-10
	      к расценке 29-01-124-10 (8 группа грунта)
	1338,63 
	206,19 
	863,74 
	0,00 
	268,70 
	17,76 

	29-01-125-11
	      к расценке 29-01-124-11 (9 группа грунта)
	2019,64 
	305,58 
	1279,76 
	0,00 
	434,30 
	26,32 

	29-01-125-12
	      к расценке 29-01-124-12 (10-11 группы грунтов)
	3364,44 
	491,92 
	2057,41 
	0,00 
	815,11 
	42,37 

	
	Добавлять при длине железобетонного анкера более 1,5 м или исключать при длине железобетонного анкера менее 1,5 м на каждые 0,5 м при бурении шпуров в лоток выработок:

	29-01-125-13
	      к расценке 29-01-124-13 (4 группа грунта)
	565,35 
	107,46 
	362,02 
	0,00 
	95,87 
	9,51 

	29-01-125-14
	      к расценке 29-01-124-14 (5 группа грунта)
	665,01 
	129,39 
	434,67 
	0,00 
	100,95 
	11,45 

	29-01-125-15
	      к расценке 29-01-124-15 (6-7 группы грунтов)
	754,27 
	146,34 
	488,65 
	0,00 
	119,28 
	12,95 

	29-01-125-16
	      к расценке 29-01-124-16 (8 группа грунта)
	1198,40 
	180,19 
	753,43 
	0,00 
	264,78 
	15,52 

	29-01-125-17
	      к расценке 29-01-124-17 (9 группа грунта)
	1811,26 
	265,87 
	1114,15 
	0,00 
	431,24 
	22,9 

	29-01-125-18
	      к расценке 29-01-124-18 (10-11 группы грунтов)
	3025,52 
	428,64 
	1787,25 
	0,00 
	809,63 
	36,92 

	Таблица 29-01-126. Установка стальных и железобетонных анкеров длиной 1,5 м в подземных выработках при бурении шпуров самоходными бурильными установками 

   

	
	Измеритель: 100 компл. анкеров

	
	Установка стальных анкеров длиной 1,5 м в подземных выработках при бурении шпуров самоходными бурильными установками в грунтах группы:

	29-01-126-01
	      5
	14454,90 
	617,42 
	13609,97 
	0,00 
	227,51 
	53,18 

	(204-9165)
	  Анкера стальные для горнопроходческих работ, (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	29-01-126-02
	      6-7
	20034,05 
	681,97 
	18654,83 
	0,00 
	697,25 
	58,74 

	(204-9165)
	  Анкера стальные для горнопроходческих работ, (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	29-01-126-03
	      8
	25563,84 
	776,88 
	23671,78 
	0,00 
	1115,18 
	64,74 

	(204-9165)
	  Анкера стальные для горнопроходческих работ, (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	29-01-126-04
	      9
	29647,69 
	826,92 
	27133,95 
	0,00 
	1686,82 
	68,91 

	(204-9165)
	  Анкера стальные для горнопроходческих работ, (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	
	Установка железобетонных анкеров длиной 1,5 м в подземных выработках при бурении шпуров самоходными бурильными установками в грунтах группы:

	29-01-126-05
	      5
	14862,50 
	700,66 
	13832,55 
	0,00 
	329,29 
	60,35 

	(204-9166)
	  Заготовка металлическая для железобетонного анкера, (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	29-01-126-06
	      6-7
	20436,39 
	764,05 
	18875,04 
	0,00 
	797,30 
	65,81 

	(204-9166)
	  Заготовка металлическая для железобетонного анкера, (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	29-01-126-07
	      8
	25956,67 
	855,12 
	23886,31 
	0,00 
	1215,24 
	71,26 

	(204-9166)
	  Заготовка металлическая для железобетонного анкера, (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	29-01-126-08
	      9
	30034,02 
	901,32 
	27344,10 
	0,00 
	1788,60 
	75,11 

	(204-9166)
	  Заготовка металлическая для железобетонного анкера, (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	29-01-126-09
	      10-11
	34000,47 
	964,32 
	31016,13 
	0,00 
	2020,02 
	80,36 

	(204-9166)
	  Заготовка металлическая для железобетонного анкера, (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	Таблица 29-01-127. Добавлять при длине анкера более 1,5 м или исключать при длине анкера менее 1,5 м к расценкам таблицы 29-01-126 на каждые 0,5 м изменения длины анкера 

   

	
	Измеритель: 100 компл. анкеров

	
	Добавлять при длине стального анкера более 1,5 м или исключать при длине стального анкера менее 1,5 м:

	29-01-127-01
	      к расценке 29-01-126-01 на каждые 0,5 м изменения длины анкера (5 группа грунта)
	4620,55 
	58,51 
	4485,68 
	0,00 
	76,36 
	5,04 

	29-01-127-02
	      к расценке 29-01-126-02 на каждые 0,5 м изменения длины анкера (6-7 группы грунтов)
	6476,13 
	78,25 
	6166,09 
	0,00 
	231,79 
	6,74 

	29-01-127-03
	      к расценке 29-01-126-03 на каждые 0,5 м изменения длины анкера (8 группа грунта)
	8334,81 
	102,72 
	7862,14 
	0,00 
	369,95 
	8,56 

	29-01-127-04
	      к расценке 29-01-126-04 на каждые 0,5 м изменения длины анкера (9 группа грунта)
	9653,28 
	117,84 
	8973,79 
	0,00 
	561,65 
	9,82 

	
	Добавлять при длине железобетонного анкера более 1,5 м или исключать при длине железобетонного анкера менее 1,5 м:

	29-01-127-05
	      к расценке 29-01-126-05 на каждые 0,5 м изменения длины анкера (5 группа грунта)
	4682,68 
	59,21 
	4515,27 
	0,00 
	108,20 
	5,1 

	29-01-127-06
	      к расценке 29-01-126-06 на каждые 0,5 м изменения длины анкера (6-7 группы грунтов)
	6542,34 
	82,20 
	6196,51 
	0,00 
	263,63 
	7,08 

	29-01-127-07
	      к расценке 29-01-126-07 на каждые 0,5 м изменения длины анкера (8 группа грунта)
	8325,66 
	106,56 
	7815,58 
	0,00 
	403,52 
	8,88 

	29-01-127-08
	      к расценке 29-01-126-08 на каждые 0,5 м изменения длины анкера (9 группа грунта)
	9719,79 
	122,16 
	9004,14 
	0,00 
	593,49 
	10,18 

	29-01-127-09
	      к расценке 29-01-126-09 на каждые 0,5 м изменения длины анкера (10-11 группы грунтов)
	11701,53 
	143,76 
	10702,81 
	0,00 
	854,96 
	11,98 

	Подраздел 1.6 УСТРОЙСТВО ОБДЕЛОК 

   

	Таблица 29-01-137. Устройство монолитной бетонной обделки шахтных стволов диаметром до 12 м 

   

	
	Измеритель: 100 м3 бетона по проектному наружному очертанию конструкции

	
	Устройство монолитной бетонной обделки толщиной до 30 см шахтных стволов диаметром до 12 м в грунтах группы:

	29-01-137-01
	      1-7
	119328,37 
	19319,04 
	3836,72 
	0,00 
	96172,61 
	1664 

	(103-9012)
	  Трубы стальные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(108-0011)
	  Металлоконструкции для проходческих работ мелкие, массой до 0,5 т из профилей, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	29-01-137-02
	      8-11
	125407,77 
	19737,00 
	3760,89 
	0,00 
	101909,88 
	1700 

	(103-9012)
	  Трубы стальные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(108-0011)
	  Металлоконструкции для проходческих работ мелкие, массой до 0,5 т из профилей, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	
	Устройство монолитной бетонной обделки толщиной более 30 до 50 см шахтных стволов диаметром до 12 м в грунтах группы:

	29-01-137-03
	      1-7
	98551,24 
	12515,58 
	3674,13 
	0,00 
	82361,53 
	1078 

	(103-9012)
	  Трубы стальные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(108-0011)
	  Металлоконструкции для проходческих работ мелкие, массой до 0,5 т из профилей, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	29-01-137-04
	      8-11
	101313,57 
	12701,34 
	3549,03 
	0,00 
	85063,20 
	1094 

	(103-9012)
	  Трубы стальные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(108-0011)
	  Металлоконструкции для проходческих работ мелкие, массой до 0,5 т из профилей, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	
	Устройство монолитной бетонной обделки толщиной более 50 до 80 см шахтных стволов диаметром до 12 м в грунтах группы:

	29-01-137-05
	      1-7
	86524,18 
	8324,37 
	3428,78 
	0,00 
	74771,03 
	717 

	(103-9012)
	  Трубы стальные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(108-0011)
	  Металлоконструкции для проходческих работ мелкие, массой до 0,5 т из профилей, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	29-01-137-06
	      8-11
	88667,49 
	8428,86 
	3307,03 
	0,00 
	76931,60 
	726 

	(103-9012)
	  Трубы стальные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(108-0011)
	  Металлоконструкции для проходческих работ мелкие, массой до 0,5 т из профилей, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	
	Устройство монолитной бетонной обделки толщиной более 80 см шахтных стволов диаметром до 12 м в грунтах группы:

	29-01-137-07
	      1-7
	78878,02 
	6606,09 
	3323,51 
	0,00 
	68948,42 
	569 

	(103-9012)
	  Трубы стальные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(108-0011)
	  Металлоконструкции для проходческих работ мелкие, массой до 0,5 т из профилей, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	29-01-137-08
	      8-11
	79889,78 
	6675,75 
	3183,92 
	0,00 
	70030,11 
	575 

	(103-9012)
	  Трубы стальные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(108-0011)
	  Металлоконструкции для проходческих работ мелкие, массой до 0,5 т из профилей, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	Таблица 29-01-138. Устройство монолитной бетонной обделки толщиной до 50 см шахтных стволов диаметром более 12 м 

   

	

	
	Измеритель: 100 м3 бетона по проектному наружному очертанию конструкции

	
	Устройство монолитной бетонной обделки толщиной до 30 см шахтных стволов диаметром более 12 м в грунтах группы:

	29-01-138-01
	      4-5
	131771,80 
	23858,55 
	3908,67 
	0,00 
	104004,58 
	2055 

	(103-9012)
	  Трубы стальные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(108-0011)
	  Металлоконструкции для проходческих работ мелкие, массой до 0,5 т из профилей, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	29-01-138-02
	      6-7
	113288,62 
	16764,84 
	4576,91 
	0,00 
	91946,87 
	1444 

	(103-9012)
	  Трубы стальные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(108-0011)
	  Металлоконструкции для проходческих работ мелкие, массой до 0,5 т из профилей, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	29-01-138-03
	      8-11
	119001,99 
	17182,80 
	4475,89 
	0,00 
	97343,30 
	1480 

	(103-9012)
	  Трубы стальные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(108-0011)
	  Металлоконструкции для проходческих работ мелкие, массой до 0,5 т из профилей, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	
	Устройство монолитной бетонной обделки толщиной более 30 до 50 см шахтных стволов диаметром более 12 м в грунтах группы:

	29-01-138-04
	      4-5
	106748,98 
	15905,70 
	3627,06 
	0,00 
	87216,22 
	1370 

	(103-9012)
	  Трубы стальные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(108-0011)
	  Металлоконструкции для проходческих работ мелкие, массой до 0,5 т из профилей, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	29-01-138-05
	      6-7
	93431,20 
	10948,23 
	4030,74 
	0,00 
	78452,23 
	943 

	(103-9012)
	  Трубы стальные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(108-0011)
	  Металлоконструкции для проходческих работ мелкие, массой до 0,5 т из профилей, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	29-01-138-06
	      8-11
	96760,92 
	11157,21 
	3912,69 
	0,00 
	81691,02 
	961 

	(103-9012)
	  Трубы стальные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(108-0011)
	  Металлоконструкции для проходческих работ мелкие, массой до 0,5 т из профилей, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	Таблица 29-01-139. Устройство монолитной бетонной обделки толщиной более 50 см шахтных стволов диаметром более 12 м 

   

	
	Измеритель: 100 м3 бетона по проектному наружному очертанию конструкции

	
	Устройство монолитной бетонной обделки толщиной более 50 до 80 см шахтных стволов диаметром более 12 м в грунтах группы:

	29-01-139-01
	      1-3
	90625,25 
	10948,23 
	3414,30 
	0,00 
	76262,72 
	943 

	(103-9012)
	  Трубы стальные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(108-0011)
	  Металлоконструкции для проходческих работ мелкие, массой до 0,5 т из профилей, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	29-01-139-02
	      4-5
	92373,49 
	11459,07 
	3297,37 
	0,00 
	77617,05 
	987 

	(103-9012)
	  Трубы стальные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(108-0011)
	  Металлоконструкции для проходческих работ мелкие, массой до 0,5 т из профилей, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	29-01-139-03
	      6-7
	82297,93 
	7999,29 
	3453,37 
	0,00 
	70845,27 
	689 

	(103-9012)
	  Трубы стальные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(108-0011)
	  Металлоконструкции для проходческих работ мелкие, массой до 0,5 т из профилей, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	29-01-139-04
	      8-11
	85001,74 
	8127,00 
	3331,03 
	0,00 
	73543,71 
	700 

	(103-9012)
	  Трубы стальные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(108-0011)
	  Металлоконструкции для проходческих работ мелкие, массой до 0,5 т из профилей, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	
	Устройство монолитной бетонной обделки толщиной более 80 см шахтных стволов диаметром более 12 м в грунтах группы:

	29-01-139-05
	      1-3
	80039,13 
	8127,00 
	3327,99 
	0,00 
	68584,14 
	700 

	(103-9012)
	  Трубы стальные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(108-0011)
	  Металлоконструкции для проходческих работ мелкие, массой до 0,5 т из профилей, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	29-01-139-06
	      4-5
	80719,66 
	8440,47 
	3199,54 
	0,00 
	69079,65 
	727 

	(103-9012)
	  Трубы стальные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(108-0011)
	  Металлоконструкции для проходческих работ мелкие, массой до 0,5 т из профилей, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	29-01-139-07
	      6-7
	73337,44 
	5828,22 
	3201,82 
	0,00 
	64307,40 
	502 

	(103-9012)
	  Трубы стальные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	29-01-139-08
	      8-11
	74901,04 
	5897,88 
	3076,07 
	0,00 
	65927,09 
	508 

	(103-9012)
	  Трубы стальные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	Таблица 29-01-140. Устройство монолитных бетонных сводов при толщине в замке до 80 см 

   

	
	Измеритель: 100 м3 бетона по проектному наружному очертанию конструкции

	
	Устройство монолитных бетонных сводов с креплением в пределах конструкции при толщине в замке до 50 см в грунтах группы:

	29-01-140-01
	      1-2
	141166,86 
	23150,34 
	6094,50 
	0,00 
	111922,02 
	1994 

	(103-9012)
	  Трубы стальные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(108-0011)
	  Металлоконструкции для проходческих работ мелкие, массой до 0,5 т из профилей, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	29-01-140-02
	      3
	108354,74 
	18459,90 
	5531,26 
	0,00 
	84363,58 
	1590 

	(103-9012)
	  Трубы стальные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(108-0011)
	  Металлоконструкции для проходческих работ мелкие, массой до 0,5 т из профилей, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	29-01-140-03
	      4-5
	100528,73 
	17612,37 
	5257,40 
	0,00 
	77658,96 
	1517 

	(103-9012)
	  Трубы стальные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(108-0011)
	  Металлоконструкции для проходческих работ мелкие, массой до 0,5 т из профилей, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	29-01-140-04
	      6-7
	101563,65 
	17751,69 
	5069,95 
	0,00 
	78742,01 
	1529 

	(103-9012)
	  Трубы стальные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(108-0011)
	  Металлоконструкции для проходческих работ мелкие, массой до 0,5 т из профилей, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	29-01-140-05
	      8-11
	116054,60 
	19319,04 
	5008,84 
	0,00 
	91726,72 
	1664 

	(103-9012)
	  Трубы стальные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(108-0011)
	  Металлоконструкции для проходческих работ мелкие, массой до 0,5 т из профилей, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	
	Устройство монолитных бетонных сводов с креплением в пределах конструкции при толщине в замке более 50 до 80 см в грунтах группы:

	29-01-140-06
	      1-2
	114215,39 
	19597,68 
	5738,56 
	0,00 
	88879,15 
	1688 

	(103-9012)
	  Трубы стальные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(108-0011)
	  Металлоконструкции для проходческих работ мелкие, массой до 0,5 т из профилей, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	29-01-140-07
	      3
	93389,49 
	16195,95 
	5348,93 
	0,00 
	71844,61 
	1395 

	(103-9012)
	  Трубы стальные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(108-0011)
	  Металлоконструкции для проходческих работ мелкие, массой до 0,5 т из профилей, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	29-01-140-08
	      4-5
	90784,21 
	16195,95 
	5125,86 
	0,00 
	69462,40 
	1395 

	(103-9012)
	  Трубы стальные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(108-0011)
	  Металлоконструкции для проходческих работ мелкие, массой до 0,5 т из профилей, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	29-01-140-09
	      6-7
	91377,10 
	15905,70 
	4930,36 
	0,00 
	70541,04 
	1370 

	(103-9012)
	  Трубы стальные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(108-0011)
	  Металлоконструкции для проходческих работ мелкие, массой до 0,5 т из профилей, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	29-01-140-10
	      8-11
	99434,03 
	17043,48 
	4812,88 
	0,00 
	77577,67 
	1468 

	(103-9012)
	  Трубы стальные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(108-0011)
	  Металлоконструкции для проходческих работ мелкие, массой до 0,5 т из профилей, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	
	Устройство монолитных бетонных сводов с выносным креплением при толщине в замке до 50 см в грунтах группы:

	29-01-140-11
	      3
	134492,93 
	21304,35 
	5750,07 
	0,00 
	107438,51 
	1835 

	(103-9012)
	  Трубы стальные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(108-0011)
	  Металлоконструкции для проходческих работ мелкие, массой до 0,5 т из профилей, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	29-01-140-12
	      4-5
	108351,84 
	18459,90 
	5328,38 
	0,00 
	84563,56 
	1590 

	(103-9012)
	  Трубы стальные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(108-0011)
	  Металлоконструкции для проходческих работ мелкие, массой до 0,5 т из профилей, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	29-01-140-13
	      6-7
	109582,65 
	18610,83 
	5143,83 
	0,00 
	85827,99 
	1603 

	(103-9012)
	  Трубы стальные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(108-0011)
	  Металлоконструкции для проходческих работ мелкие, массой до 0,5 т из профилей, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	
	Устройство монолитных бетонных сводов с выносным креплением при толщине в замке более 50 до 80 см в грунтах группы:

	29-01-140-14
	      3
	108483,84 
	18181,26 
	5469,93 
	0,00 
	84832,65 
	1566 

	(103-9012)
	  Трубы стальные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(108-0011)
	  Металлоконструкции для проходческих работ мелкие, массой до 0,5 т из профилей, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	29-01-140-15
	      4-5
	93977,90 
	16613,91 
	5161,23 
	0,00 
	72202,76 
	1431 

	(103-9012)
	  Трубы стальные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(108-0011)
	  Металлоконструкции для проходческих работ мелкие, массой до 0,5 т из профилей, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	29-01-140-16
	      6-7
	94581,72 
	16335,27 
	4964,94 
	0,00 
	73281,51 
	1407 

	(103-9012)
	  Трубы стальные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(108-0011)
	  Металлоконструкции для проходческих работ мелкие, массой до 0,5 т из профилей, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	Таблица 29-01-141. Устройство монолитных бетонных сводов при толщине в замке более 80 см 

   

	
	Измеритель: 100 м3 бетона по проектному наружному очертанию конструкции

	
	Устройство монолитных бетонных сводов при толщине в замке более 80 см с креплением в пределах конструкции в грунтах группы:

	29-01-141-01
	      1-2
	102703,17 
	17333,73 
	4172,94 
	0,00 
	81196,50 
	1493 

	(103-9012)
	  Трубы стальные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(108-0011)
	  Металлоконструкции для проходческих работ мелкие, массой до 0,5 т из профилей, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	29-01-141-02
	      3
	86773,64 
	14628,60 
	3901,07 
	0,00 
	68243,97 
	1260 

	(103-9012)
	  Трубы стальные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(108-0011)
	  Металлоконструкции для проходческих работ мелкие, массой до 0,5 т из профилей, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	29-01-141-03
	      4-5
	85197,80 
	14489,28 
	3750,61 
	0,00 
	66957,91 
	1248 

	(103-9012)
	  Трубы стальные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(108-0011)
	  Металлоконструкции для проходческих работ мелкие, массой до 0,5 т из профилей, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	29-01-141-04
	      6-7
	85069,49 
	14489,28 
	3622,09 
	0,00 
	66958,12 
	1248 

	(103-9012)
	  Трубы стальные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(108-0011)
	  Металлоконструкции для проходческих работ мелкие, массой до 0,5 т из профилей, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	29-01-141-05
	      8-11
	91826,72 
	15336,81 
	4078,32 
	0,00 
	72411,59 
	1321 

	(103-9012)
	  Трубы стальные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(108-0011)
	  Металлоконструкции для проходческих работ мелкие, массой до 0,5 т из профилей, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	
	Устройство монолитных бетонных сводов при толщине в замке более 80 см с выносным креплением в грунтах группы:

	29-01-141-06
	      3
	98864,62 
	16335,27 
	3999,71 
	0,00 
	78529,64 
	1407 

	(103-9012)
	  Трубы стальные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(108-0011)
	  Металлоконструкции для проходческих работ мелкие, массой до 0,5 т из профилей, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	29-01-141-07
	      4-5
	86465,91 
	14628,60 
	3764,22 
	0,00 
	68073,09 
	1260 

	(103-9012)
	  Трубы стальные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(108-0011)
	  Металлоконструкции для проходческих работ мелкие, массой до 0,5 т из профилей, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	29-01-141-08
	      6-7
	87036,21 
	14767,92 
	3635,17 
	0,00 
	68633,12 
	1272 

	(103-9012)
	  Трубы стальные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(108-0011)
	  Металлоконструкции для проходческих работ мелкие, массой до 0,5 т из профилей, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	Таблица 29-01-142. Устройство монолитных бетонных лотков (обратных сводов) 

   

	
	Измеритель: 100 м3 бетона по проектному наружному очертанию конструкции

	
	Устройство монолитных бетонных лотков (обратных сводов) в грунтах группы:

	29-01-142-01
	      1-3
	66636,00 
	6222,96 
	737,59 
	0,00 
	59675,45 
	536 

	29-01-142-02
	      4-11
	65286,94 
	5328,99 
	2372,83 
	0,00 
	57585,12 
	459 

	Таблица 29-01-143. Устройство монолитных бетонных стен толщиной до 100 см 

   

	
	Измеритель: 100 м3 бетона по проектному наружному очертанию конструкции

	
	Устройство монолитных бетонных стен толщиной до 60 см в грунтах группы:

	29-01-143-01
	      1-2
	122759,65 
	20874,78 
	5203,26 
	0,00 
	96681,61 
	1798 

	(103-9012)
	  Трубы стальные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(108-0011)
	  Металлоконструкции для проходческих работ мелкие, массой до 0,5 т из профилей, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	29-01-143-02
	      3
	93326,76 
	17751,69 
	4859,69 
	0,00 
	70715,38 
	1529 

	(103-9012)
	  Трубы стальные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(108-0011)
	  Металлоконструкции для проходческих работ мелкие, массой до 0,5 т из профилей, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	29-01-143-03
	      4-5
	100920,35 
	18459,90 
	4714,06 
	0,00 
	77746,39 
	1590 

	(103-9012)
	  Трубы стальные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(108-0011)
	  Металлоконструкции для проходческих работ мелкие, массой до 0,5 т из профилей, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	29-01-143-04
	      6-7
	108139,33 
	19319,04 
	4580,72 
	0,00 
	84239,57 
	1664 

	(103-9012)
	  Трубы стальные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(108-0011)
	  Металлоконструкции для проходческих работ мелкие, массой до 0,5 т из профилей, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	29-01-143-05
	      8-11
	115893,55 
	20166,57 
	4456,06 
	0,00 
	91270,92 
	1737 

	(103-9012)
	  Трубы стальные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(108-0011)
	  Металлоконструкции для проходческих работ мелкие, массой до 0,5 т из профилей, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	
	Устройство монолитных бетонных стен толщиной более 60 до 100 см в грунтах группы:

	29-01-143-06
	      1-2
	98596,63 
	15487,74 
	5049,24 
	0,00 
	78059,65 
	1334 

	(103-9012)
	  Трубы стальные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(108-0011)
	  Металлоконструкции для проходческих работ мелкие, массой до 0,5 т из профилей, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	29-01-143-07
	      3
	82511,32 
	13769,46 
	4746,91 
	0,00 
	63994,95 
	1186 

	(103-9012)
	  Трубы стальные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(108-0011)
	  Металлоконструкции для проходческих работ мелкие, массой до 0,5 т из профилей, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	29-01-143-08
	      4-5
	86563,86 
	14199,03 
	4584,03 
	0,00 
	67780,80 
	1223 

	(103-9012)
	  Трубы стальные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(108-0011)
	  Металлоконструкции для проходческих работ мелкие, массой до 0,5 т из профилей, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	29-01-143-09
	      6-7
	90087,68 
	14628,60 
	4430,35 
	0,00 
	71028,73 
	1260 

	(103-9012)
	  Трубы стальные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(108-0011)
	  Металлоконструкции для проходческих работ мелкие, массой до 0,5 т из профилей, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	29-01-143-10
	      8-11
	94184,06 
	15058,17 
	4311,36 
	0,00 
	74814,53 
	1297 

	(103-9012)
	  Трубы стальные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(108-0011)
	  Металлоконструкции для проходческих работ мелкие, массой до 0,5 т из профилей, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	Таблица 29-01-144. Устройство монолитных бетонных стен толщиной более 100 см 

   

	
	Измеритель: 100 м3 бетона по проектному наружному очертанию конструкции

	
	Устройство монолитных бетонных стен толщиной более 100 см в грунтах группы:

	29-01-144-01
	      1-2
	82996,05 
	14628,60 
	4228,60 
	0,00 
	64138,85 
	1260 

	(103-9012)
	  Трубы стальные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(108-0011)
	  Металлоконструкции для проходческих работ мелкие, массой до 0,5 т из профилей, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	29-01-144-02
	      3
	77169,81 
	13850,73 
	4049,52 
	0,00 
	59269,56 
	1193 

	(103-9012)
	  Трубы стальные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(108-0011)
	  Металлоконструкции для проходческих работ мелкие, массой до 0,5 т из профилей, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	29-01-144-03
	      4-5
	78866,31 
	14059,71 
	3915,27 
	0,00 
	60891,33 
	1211 

	(103-9012)
	  Трубы стальные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(108-0011)
	  Металлоконструкции для проходческих работ мелкие, массой до 0,5 т из профилей, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	29-01-144-04
	      6-7
	79960,47 
	14199,03 
	3787,95 
	0,00 
	61973,49 
	1223 

	(103-9012)
	  Трубы стальные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(108-0011)
	  Металлоконструкции для проходческих работ мелкие, массой до 0,5 т из профилей, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	29-01-144-05
	      8-11
	81216,40 
	14489,28 
	3670,05 
	0,00 
	63057,07 
	1248 

	(103-9012)
	  Трубы стальные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(108-0011)
	  Металлоконструкции для проходческих работ мелкие, массой до 0,5 т из профилей, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	Таблица 29-01-145. Устройство монолитной бетонной обделки подземных помещений ГЭС 

   

	
	Измеритель: 100 м3 бетона по проектному наружному очертанию конструкции

	
	Устройство монолитной бетонной обделки свода подземных помещений ГЭС в грунтах 7 группы толщиной в замке:

	29-01-145-01
	      до 70 см
	96230,81 
	8893,26 
	12942,73 
	538,08 
	74394,82 
	766 

	(103-9012)
	  Трубы стальные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(108-0011)
	  Металлоконструкции для проходческих работ мелкие, массой до 0,5 т из профилей, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	29-01-145-02
	      более 70 до 95 см
	90360,43 
	7639,38 
	12265,90 
	514,01 
	70455,15 
	658 

	(103-9012)
	  Трубы стальные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(108-0011)
	  Металлоконструкции для проходческих работ мелкие, массой до 0,5 т из профилей, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	29-01-145-03
	      более 95 до 130 см
	84947,66 
	6606,09 
	11724,23 
	492,77 
	66617,34 
	569 

	(103-9012)
	  Трубы стальные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(108-0011)
	  Металлоконструкции для проходческих работ мелкие, массой до 0,5 т из профилей, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	
	Устройство монолитной бетонной обделки свода подземных помещений ГЭС в грунтах 8-11 групп толщиной в замке:

	29-01-145-04
	      до 70 см
	102113,11 
	9206,73 
	13836,58 
	576,31 
	79069,80 
	793 

	(103-9012)
	  Трубы стальные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(108-0011)
	  Металлоконструкции для проходческих работ мелкие, массой до 0,5 т из профилей, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	29-01-145-05
	      более 70 до 95 см
	95112,42 
	7883,19 
	12996,07 
	545,16 
	74233,16 
	679 

	(103-9012)
	  Трубы стальные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(108-0011)
	  Металлоконструкции для проходческих работ мелкие, массой до 0,5 т из профилей, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	29-01-145-06
	      более 95 до 130 см
	88940,67 
	6791,85 
	12281,39 
	515,42 
	69867,43 
	585 

	(103-9012)
	  Трубы стальные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(108-0011)
	  Металлоконструкции для проходческих работ мелкие, массой до 0,5 т из профилей, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	
	Устройство монолитной бетонной обделки стен подземных помещений ГЭС в грунтах 7 группы толщиной:

	29-01-145-07
	      до 20 см
	152043,69 
	19597,68 
	18625,30 
	744,82 
	113820,71 
	1688 

	(103-9012)
	  Трубы стальные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(108-0011)
	  Металлоконструкции для проходческих работ мелкие, массой до 0,5 т из профилей, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	29-01-145-08
	      более 20 до 30 см
	124682,06 
	14349,96 
	15736,82 
	637,20 
	94595,28 
	1236 

	(103-9012)
	  Трубы стальные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(108-0011)
	  Металлоконструкции для проходческих работ мелкие, массой до 0,5 т из профилей, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	29-01-145-09
	      более 30 до 40 см
	110866,74 
	11586,78 
	14295,70 
	583,39 
	84984,26 
	998 

	(103-9012)
	  Трубы стальные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(108-0011)
	  Металлоконструкции для проходческих работ мелкие, массой до 0,5 т из профилей, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	
	Устройство монолитной бетонной обделки стен подземных помещений ГЭС в грунтах 8-11 групп толщиной:

	29-01-145-10
	      до 20 см
	169152,98 
	20596,14 
	21090,59 
	849,60 
	127466,25 
	1774 

	(103-9012)
	  Трубы стальные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(108-0011)
	  Металлоконструкции для проходческих работ мелкие, массой до 0,5 т из профилей, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	29-01-145-11
	      более 20 до 30 см
	136201,77 
	14918,85 
	17406,51 
	708,00 
	103876,41 
	1285 

	(103-9012)
	  Трубы стальные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(108-0011)
	  Металлоконструкции для проходческих работ мелкие, массой до 0,5 т из профилей, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	29-01-145-12
	      более 30 до 40 см
	119677,67 
	12027,96 
	15560,65 
	637,20 
	92089,06 
	1036 

	(103-9012)
	  Трубы стальные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(108-0011)
	  Металлоконструкции для проходческих работ мелкие, массой до 0,5 т из профилей, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	Таблица 29-01-146. Устройство монолитной бетонной обделки свода и стен тоннелей, разработанных на полный профиль, с передвижной металлической опалубкой 

   

	
	Измеритель: 100 м3 бетона по проектному наружному очертанию конструкции

	
	Устройство монолитной бетонной обделки свода и стен тоннелей, разработанных на полный профиль, с передвижной металлической опалубкой в грунтах 4-5 групп, толщина обделки:

	29-01-146-01
	      до 30 см
	88564,90 
	6315,84 
	6815,53 
	0,00 
	75433,53 
	544 

	(103-9012)
	  Трубы стальные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(108-0011)
	  Металлоконструкции для проходческих работ мелкие, массой до 0,5 т из профилей, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	29-01-146-02
	      более 30 до 50 см
	81022,93 
	5456,70 
	6141,59 
	0,00 
	69424,64 
	470 

	(103-9012)
	  Трубы стальные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(108-0011)
	  Металлоконструкции для проходческих работ мелкие, массой до 0,5 т из профилей, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	29-01-146-03
	      более 50 до 80 см
	76432,38 
	4876,20 
	5687,02 
	0,00 
	65869,16 
	420 

	(103-9012)
	  Трубы стальные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(108-0011)
	  Металлоконструкции для проходческих работ мелкие, массой до 0,5 т из профилей, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	29-01-146-04
	      более 80 см
	72173,78 
	4307,31 
	5258,37 
	0,00 
	62608,10 
	371 

	(103-9012)
	  Трубы стальные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(108-0011)
	  Металлоконструкции для проходческих работ мелкие, массой до 0,5 т из профилей, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	
	Устройство монолитной бетонной обделки свода и стен тоннелей, разработанных на полный профиль, с передвижной металлической опалубкой в грунтах 6-7 групп, толщина обделки:

	29-01-146-05
	      до 30 см
	96524,97 
	6710,58 
	7370,92 
	0,00 
	82443,47 
	578 

	(103-9012)
	  Трубы стальные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(108-0011)
	  Металлоконструкции для проходческих работ мелкие, массой до 0,5 т из профилей, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	29-01-146-06
	      более 30 до 50 см
	86561,92 
	5746,95 
	6537,16 
	0,00 
	74277,81 
	495 

	(103-9012)
	  Трубы стальные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(108-0011)
	  Металлоконструкции для проходческих работ мелкие, массой до 0,5 т из профилей, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	29-01-146-07
	      более 50 до 80 см
	80712,43 
	5085,18 
	5983,48 
	0,00 
	69643,77 
	438 

	(103-9012)
	  Трубы стальные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(108-0011)
	  Металлоконструкции для проходческих работ мелкие, массой до 0,5 т из профилей, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	29-01-146-08
	      более 80 см
	75209,54 
	4446,63 
	5458,88 
	0,00 
	65304,03 
	383 

	(103-9012)
	  Трубы стальные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(108-0011)
	  Металлоконструкции для проходческих работ мелкие, массой до 0,5 т из профилей, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	
	Устройство монолитной бетонной обделки свода и стен тоннелей, разработанных на полный профиль, с передвижной металлической опалубкой в грунтах 8-11 групп, толщина обделки:

	29-01-146-09
	      до 30 см
	105010,92 
	7093,71 
	7925,30 
	0,00 
	89991,91 
	611 

	(103-9012)
	  Трубы стальные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(108-0011)
	  Металлоконструкции для проходческих работ мелкие, массой до 0,5 т из профилей, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	29-01-146-10
	      более 30 до 50 см
	92643,36 
	6025,59 
	6948,04 
	0,00 
	79669,73 
	519 

	(103-9012)
	  Трубы стальные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(108-0011)
	  Металлоконструкции для проходческих работ мелкие, массой до 0,5 т из профилей, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	29-01-146-11
	      более 50 до 80 см
	85558,68 
	5305,77 
	6295,92 
	0,00 
	73956,99 
	457 

	(103-9012)
	  Трубы стальные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(108-0011)
	  Металлоконструкции для проходческих работ мелкие, массой до 0,5 т из профилей, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	29-01-146-12
	      более 80 см
	77731,07 
	4597,56 
	5672,17 
	0,00 
	67461,34 
	396 

	(103-9012)
	  Трубы стальные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(108-0011)
	  Металлоконструкции для проходческих работ мелкие, массой до 0,5 т из профилей, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	Таблица 29-01-147. Устройство монолитной бетонной обделки свода и стен тоннелей, разработанных на полный профиль, с переставной металлической опалубкой 

   

	
	Измеритель: 100 м3 бетона по проектному наружному очертанию конструкции

	
	Устройство монолитной бетонной обделки свода и стен тоннелей, разработанных на полный профиль, с переставной металлической опалубкой в грунтах 4-5 групп, толщина обделки:

	29-01-147-01
	      до 30 см
	120835,09 
	13281,84 
	14816,80 
	600,38 
	92736,45 
	1144 

	(103-9012)
	  Трубы стальные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(108-0011)
	  Металлоконструкции для проходческих работ мелкие, массой до 0,5 т из профилей, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	29-01-147-02
	      более 30 до 50 см
	101749,87 
	9543,42 
	13195,62 
	535,25 
	79010,83 
	822 

	(103-9012)
	  Трубы стальные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(108-0011)
	  Металлоконструкции для проходческих работ мелкие, массой до 0,5 т из профилей, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	29-01-147-03
	      более 50 до 80 см
	89187,56 
	7174,98 
	12133,77 
	495,60 
	69878,81 
	618 

	(103-9012)
	  Трубы стальные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(108-0011)
	  Металлоконструкции для проходческих работ мелкие, массой до 0,5 т из профилей, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	29-01-147-04
	      более 80 см
	81894,59 
	5816,61 
	11509,58 
	471,53 
	64568,40 
	501 

	(103-9012)
	  Трубы стальные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(108-0011)
	  Металлоконструкции для проходческих работ мелкие, массой до 0,5 т из профилей, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	
	Устройство монолитной бетонной обделки свода и стен тоннелей, разработанных на полный профиль, с переставной металлической опалубкой в грунтах 6-7 групп, толщина обделки:

	29-01-147-05
	      до 30 см
	134955,28 
	14001,66 
	16895,52 
	686,76 
	104058,10 
	1206 

	(103-9012)
	  Трубы стальные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(108-0011)
	  Металлоконструкции для проходческих работ мелкие, массой до 0,5 т из профилей, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	29-01-147-06
	      более 30 до 50 см
	110571,93 
	10019,43 
	14530,52 
	590,47 
	86021,98 
	863 

	(103-9012)
	  Трубы стальные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(108-0011)
	  Металлоконструкции для проходческих работ мелкие, массой до 0,5 т из профилей, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	29-01-147-07
	      более 50 до 80 см
	94624,19 
	7476,84 
	12954,57 
	529,58 
	74192,78 
	644 

	(103-9012)
	  Трубы стальные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(108-0011)
	  Металлоконструкции для проходческих работ мелкие, массой до 0,5 т из профилей, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	29-01-147-08
	      более 80 см
	85903,41 
	6013,98 
	12085,98 
	495,60 
	67803,45 
	518 

	(103-9012)
	  Трубы стальные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(108-0011)
	  Металлоконструкции для проходческих работ мелкие, массой до 0,5 т из профилей, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	
	Устройство монолитной бетонной обделки свода и стен тоннелей, разработанных на полный профиль, с переставной металлической опалубкой в грунтах 8-11 групп, толщина обделки:

	29-01-147-09
	      до 30 см
	149152,04 
	14767,92 
	19003,99 
	774,55 
	115380,13 
	1272 

	(103-9012)
	  Трубы стальные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(108-0011)
	  Металлоконструкции для проходческих работ мелкие, массой до 0,5 т из профилей, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	29-01-147-10
	      более 30 до 50 см
	119407,83 
	10483,83 
	15892,75 
	647,11 
	93031,25 
	903 

	(103-9012)
	  Трубы стальные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(108-0011)
	  Металлоконструкции для проходческих работ мелкие, массой до 0,5 т из профилей, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	29-01-147-11
	      более 50 до 80 см
	100616,60 
	7767,09 
	13804,27 
	564,98 
	79045,24 
	669 

	(103-9012)
	  Трубы стальные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(108-0011)
	  Металлоконструкции для проходческих работ мелкие, массой до 0,5 т из профилей, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	29-01-147-12
	      более 80 см
	89912,42 
	6211,35 
	12662,57 
	519,67 
	71038,50 
	535 

	(103-9012)
	  Трубы стальные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(108-0011)
	  Металлоконструкции для проходческих работ мелкие, массой до 0,5 т из профилей, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	Таблица 29-01-148. Устройство монолитной железобетонной обделки ходков и станционных проемов 

   

	
	Измеритель: 100 м3 бетона по проектному наружному очертанию конструкции

	
	Устройство монолитной железобетонной обделки ходков при наличии металлоизоляции в грунтах группы:

	29-01-148-01
	      1-2
	76104,34 
	9578,25 
	3158,92 
	0,00 
	63367,17 
	825 

	(103-9012)
	  Трубы стальные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(108-0011)
	  Металлоконструкции для проходческих работ мелкие, массой до 0,5 т из профилей, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(204-9001)
	  Арматура, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	29-01-148-02
	      3
	74824,61 
	9508,59 
	3028,64 
	0,00 
	62287,38 
	819 

	(103-9012)
	  Трубы стальные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(108-0011)
	  Металлоконструкции для проходческих работ мелкие, массой до 0,5 т из профилей, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(204-9001)
	  Арматура, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	29-01-148-03
	      4-7
	75821,84 
	9543,42 
	2912,27 
	0,00 
	63366,15 
	822 

	(103-9012)
	  Трубы стальные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(108-0011)
	  Металлоконструкции для проходческих работ мелкие, массой до 0,5 т из профилей, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(204-9001)
	  Арматура, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	29-01-148-04
	      8-11
	78167,96 
	9833,67 
	2808,55 
	0,00 
	65525,74 
	847 

	(103-9012)
	  Трубы стальные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(108-0011)
	  Металлоконструкции для проходческих работ мелкие, массой до 0,5 т из профилей, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(204-9001)
	  Арматура, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	
	Устройство монолитной железобетонной обделки станционных проемов при наличии металлоизоляции в грунтах группы:

	29-01-148-05
	      1-2
	120357,88 
	17891,01 
	1697,26 
	0,00 
	100769,61 
	1541 

	(103-9012)
	  Трубы стальные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(108-0011)
	  Металлоконструкции для проходческих работ мелкие, массой до 0,5 т из профилей, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(204-9001)
	  Арматура, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	29-01-148-06
	      3
	99448,01 
	14767,92 
	3300,80 
	0,00 
	81379,29 
	1272 

	(103-9012)
	  Трубы стальные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(108-0011)
	  Металлоконструкции для проходческих работ мелкие, массой до 0,5 т из профилей, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(204-9001)
	  Арматура, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	29-01-148-07
	      4-5
	95179,66 
	13873,95 
	3158,14 
	0,00 
	78147,57 
	1195 

	(103-9012)
	  Трубы стальные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(108-0011)
	  Металлоконструкции для проходческих работ мелкие, массой до 0,5 т из профилей, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(204-9001)
	  Арматура, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	29-01-148-08
	      6-7
	96967,03 
	14152,59 
	3051,01 
	0,00 
	79763,43 
	1219 

	(103-9012)
	  Трубы стальные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(108-0011)
	  Металлоконструкции для проходческих работ мелкие, массой до 0,5 т из профилей, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(204-9001)
	  Арматура, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	
	Устройство монолитной железобетонной обделки станционных проемов с деревянной опалубкой в грунтах группы:

	29-01-148-09
	      1-2
	122754,17 
	21873,24 
	3888,95 
	0,00 
	96991,98 
	1884 

	(103-9012)
	  Трубы стальные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(108-0011)
	  Металлоконструкции для проходческих работ мелкие, массой до 0,5 т из профилей, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(204-9001)
	  Арматура, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	29-01-148-10
	      3
	99747,68 
	18610,83 
	3562,04 
	0,00 
	77574,81 
	1603 

	(103-9012)
	  Трубы стальные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(108-0011)
	  Металлоконструкции для проходческих работ мелкие, массой до 0,5 т из профилей, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(204-9001)
	  Арматура, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	29-01-148-11
	      4-5
	95619,15 
	17891,01 
	3390,92 
	0,00 
	74337,22 
	1541 

	(103-9012)
	  Трубы стальные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(108-0011)
	  Металлоконструкции для проходческих работ мелкие, массой до 0,5 т из профилей, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(204-9001)
	  Арматура, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	29-01-148-12
	      6-7
	97415,82 
	18181,26 
	3279,10 
	0,00 
	75955,46 
	1566 

	(103-9012)
	  Трубы стальные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(108-0011)
	  Металлоконструкции для проходческих работ мелкие, массой до 0,5 т из профилей, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(204-9001)
	  Арматура, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	Таблица 29-01-149. Устройство монолитной бетонной обделки штолен 

   

	
	Измеритель: 100 м3 бетона по проектному наружному очертанию конструкции

	
	Устройство монолитной бетонной обделки штолен без удаления временных деревянных крепей в грунтах группы:

	29-01-149-01
	      1-2
	94322,26 
	15905,70 
	3744,87 
	0,00 
	74671,69 
	1370 

	(103-9012)
	  Трубы стальные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(108-0011)
	  Металлоконструкции для проходческих работ мелкие, массой до 0,5 т из профилей, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	29-01-149-02
	      3
	90490,32 
	15487,74 
	3576,16 
	0,00 
	71426,42 
	1334 

	(103-9012)
	  Трубы стальные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(108-0011)
	  Металлоконструкции для проходческих работ мелкие, массой до 0,5 т из профилей, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	29-01-149-03
	      4-11
	83480,08 
	14628,60 
	3375,40 
	0,00 
	65476,08 
	1260 

	(103-9012)
	  Трубы стальные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(108-0011)
	  Металлоконструкции для проходческих работ мелкие, массой до 0,5 т из профилей, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	
	Устройство монолитной бетонной обделки штолен с удалением временных деревянных крепей в грунтах группы:

	29-01-149-04
	      3
	84762,52 
	14024,88 
	3922,14 
	0,00 
	66815,50 
	1208 

	(103-9012)
	  Трубы стальные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(108-0011)
	  Металлоконструкции для проходческих работ мелкие, массой до 0,5 т из профилей, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	29-01-149-05
	      4-7
	88230,45 
	14349,96 
	3820,87 
	0,00 
	70059,62 
	1236 

	(103-9012)
	  Трубы стальные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(108-0011)
	  Металлоконструкции для проходческих работ мелкие, массой до 0,5 т из профилей, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	29-01-149-06
	      8-11
	92491,90 
	14918,85 
	3726,59 
	0,00 
	73846,46 
	1285 

	(103-9012)
	  Трубы стальные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(108-0011)
	  Металлоконструкции для проходческих работ мелкие, массой до 0,5 т из профилей, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	Таблица 29-01-150. Устройство монолитно-прессованной обделки тоннелей 

   

	
	Измеритель: 100 м3 бетона по проектному наружному очертанию конструкции

	
	Устройство монолитно-прессованной обделки тоннелей диаметром:

	29-01-150-01
	      до 3 м
	98967,97 
	10925,01 
	9231,52 
	0,00 
	78811,44 
	941 

	29-01-150-02
	      более 3 до 4 м
	102592,49 
	10123,92 
	10633,92 
	0,00 
	81834,65 
	872 

	Таблица 29-01-151. Устройство набрызг-бетонной обделки 

   

	
	Измеритель: 100 м2 обделки

	
	Устройство набрызг-бетонной обделки толщиной 5 см:

	29-01-151-01
	      свода
	41393,77 
	1954,90 
	14464,35 
	1507,95 
	24974,52 
	173 

	29-01-151-02
	      стен
	35148,79 
	1785,40 
	14157,18 
	1507,95 
	19206,21 
	158 

	29-01-151-03
	      лотка
	29544,50 
	1819,30 
	13883,12 
	1507,95 
	13842,08 
	161 

	
	При устройстве последующих слоев обделки толщиной 5 см добавлять:

	29-01-151-04
	      к расценке 29-01-151-01
	36863,09 
	2214,80 
	12575,90 
	1335,61 
	22072,39 
	196 

	29-01-151-05
	      к расценке 29-01-151-02
	31372,36 
	2079,20 
	12310,23 
	1335,61 
	16982,93 
	184 

	29-01-151-06
	      к расценке 29-01-151-03
	26283,48 
	1954,90 
	12077,30 
	1335,61 
	12251,28 
	173 

	Таблица 29-01-152. Установка арматуры и каркасов арматурных при устройстве монолитной железобетонной обделки 

   

	
	Измеритель: 1 установка 1 т арматуры и каркасов арматурных

	
	Установка арматуры при устройстве монолитной железобетонной обделки:

	29-01-152-01
	      в тоннелях
	7213,36 
	397,99 
	8,25 
	0,00 
	6807,12 
	34,28 

	29-01-152-02
	      в шахтных стволах
	7199,66 
	384,29 
	8,25 
	0,00 
	6807,12 
	33,1 

	29-01-152-03
	Установка каркасов арматурных при устройстве монолитной железобетонной обделки
	803,96 
	255,77 
	21,96 
	0,00 
	526,23 
	22,03 

	(204-9120)
	  Каркасы арматурные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	Таблица 29-01-153. Устройство обделки шахтных стволов диаметром более 4 м из железобетонных тюбингов 

   

	
	Измеритель: 100 м3 железобетона

	29-01-153-01
	Устройство обделки шахтных стволов диаметром более 4 м из железобетонных тюбингов
	761325,90 
	9564,00 
	1311,76 
	0,00 
	750450,14 
	797 

	(108-9002)
	  Болты тюбинговые с гайками и шайбами, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(108-9019)
	  Пробки тюбинговые, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	Таблица 29-01-154. Устройство обделки шахтных стволов диаметром более 4 м из чугунных тюбингов 

   

	
	Измеритель: 1 т чугунных тюбингов

	29-01-154-01
	Устройство обделки шахтных стволов диаметром более 4 м из чугунных тюбингов
	5157,89 
	33,48 
	5,69 
	0,00 
	5118,72 
	2,79 

	(108-9002)
	  Болты тюбинговые с гайками и шайбами, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(108-9019)
	  Пробки тюбинговые, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	Таблица 29-01-155. Устройство сборной железобетонной обделки тоннелей с помощью механических укладчиков или лебедок 

   

	
	Измеритель: 100 м3 железобетона по наружному очертанию конструкции

	
	Устройство сборной железобетонной обделки из блоков с помощью механических укладчиков в тоннелях диаметром:

	29-01-155-01
	      2 м
	757509,24 
	7392,45 
	28,00 
	0,00 
	750088,79 
	663 

	(108-0030)
	  Шпильки металлические диаметром 27 мм, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(108-9019)
	  Пробки тюбинговые, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	29-01-155-02
	      от 2 до 3 м
	754733,14 
	4616,10 
	28,25 
	0,00 
	750088,79 
	414 

	(108-0030)
	  Шпильки металлические диаметром 27 мм, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(108-9019)
	  Пробки тюбинговые, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	29-01-155-03
	      от 3 до 4 м
	754605,72 
	4482,30 
	34,63 
	0,00 
	750088,79 
	402 

	(108-0030)
	  Шпильки металлические диаметром 27 мм, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(108-9019)
	  Пробки тюбинговые, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	29-01-155-04
	      от 4 до 6 м
	756471,12 
	4292,75 
	216,98 
	0,00 
	751961,39 
	385 

	(108-0030)
	  Шпильки металлические диаметром 27 мм, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(108-9019)
	  Пробки тюбинговые, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	29-01-155-05
	Устройство первых трех колец сборной железобетонной обделки из блоков с помощью лебедок в тоннелях диаметром от 4 до 6 м
	950314,15 
	30205,35 
	11839,89 
	0,00 
	908268,91 
	2709 

	(108-0030)
	  Шпильки металлические диаметром 27 мм, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(108-9019)
	  Пробки тюбинговые, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	29-01-155-06
	Устройство последующих колец сборной железобетонной обделки из блоков с помощью лебедок в тоннелях диаметром от 4 до 6 м
	767993,97 
	12120,05 
	3912,53 
	0,00 
	751961,39 
	1087 

	(108-0030)
	  Шпильки металлические диаметром 27 мм, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(108-9019)
	  Пробки тюбинговые, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	29-01-155-07
	Устройство сборной железобетонной обделки из блоков обжатой в породу с помощью механических укладчиков в тоннелях диаметром от 4 до 6 м
	750844,91 
	5073,25 
	2310,06 
	1034,49 
	743461,60 
	455 

	(108-0030)
	  Шпильки металлические диаметром 27 мм, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(108-9019)
	  Пробки тюбинговые, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	29-01-155-08
	Устройство сборной железобетонной обделки из тюбингов с помощью механических укладчиков в тоннелях диаметром от 4 до 6 м
	759785,02 
	6812,65 
	465,91 
	0,00 
	752506,46 
	611 

	(108-9002)
	  Болты тюбинговые с гайками и шайбами, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(108-9019)
	  Пробки тюбинговые, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	29-01-155-09
	Устройство первых трех колец сборной железобетонной обделки из тюбингов с помощью лебедок в тоннелях диаметром от 4 до 6 м
	912889,31 
	39136,50 
	13288,86 
	0,00 
	860463,95 
	3510 

	(108-9002)
	  Болты тюбинговые с гайками и шайбами, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(108-9019)
	  Пробки тюбинговые, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	29-01-155-10
	Устройство последующих колец сборной железобетонной обделки из тюбингов с помощью лебедок в тоннелях диаметром от 4 до 6 м
	774257,27 
	15989,10 
	5761,71 
	0,00 
	752506,46 
	1434 

	(108-9002)
	  Болты тюбинговые с гайками и шайбами, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(108-9019)
	  Пробки тюбинговые, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	29-01-155-11
	Устройство сборной железобетонной обделки из тюбингов с помощью механических укладчиков в тоннелях диаметром более 6 м
	765363,60 
	12878,25 
	913,99 
	0,00 
	751571,36 
	1155 

	(108-9002)
	  Болты тюбинговые с гайками и шайбами, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	29-01-155-12
	Устройство первых трех колец сборной железобетонной обделки из тюбингов с помощью лебедок в тоннелях диаметром более 6 м
	906958,27 
	58281,05 
	21624,06 
	0,00 
	827053,16 
	5227 

	(108-9002)
	  Болты тюбинговые с гайками и шайбами, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	29-01-155-13
	Устройство последующих колец сборной железобетонной обделки из тюбингов с помощью лебедок в тоннелях диаметром более 6 м
	806026,88 
	38344,85 
	14828,25 
	0,00 
	752853,78 
	3439 

	(108-9002)
	  Болты тюбинговые с гайками и шайбами, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(108-9019)
	  Пробки тюбинговые, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	
	Устройство штолен сборной железобетонной обделки с помощью лебедок в грунтах группы:

	29-01-155-14
	      1-3
	780166,70 
	23381,55 
	6477,37 
	0,00 
	750307,78 
	2097 

	(108-9002)
	  Болты тюбинговые с гайками и шайбами, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(108-9019)
	  Пробки тюбинговые, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	29-01-155-15
	      4-7
	786814,88 
	28510,55 
	8051,90 
	0,00 
	750252,43 
	2557 

	(108-9002)
	  Болты тюбинговые с гайками и шайбами, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(108-9019)
	  Пробки тюбинговые, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	Таблица 29-01-156. Устройство сборной железобетонной обделки дренажных лотков 

   

	
	Измеритель: 100 м лотка

	29-01-156-01
	Устройство сборной железобетонной обделки дренажных лотков
	58340,26 
	7225,20 
	193,13 
	0,00 
	50921,93 
	648 

	Таблица 29-01-157. Укладка сборной чугунной обделки из тюбингов с помощью механических укладчиков или лебедок с применением болтов со сферическими шайбами 

   

	
	Измеритель: 1 т тюбингов

	29-01-157-01
	Укладка сборной обделки из чугунных тюбингов с помощью механических укладчиков в тоннелях диаметром до 6 м с применением болтовых комплектов со сферическими шайбами
	5181,87 
	42,15 
	5,01 
	0,00 
	5134,71 
	3,78 

	(108-9001)
	  Комплекты болтовые со сферическими шайбами, (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(108-9021)
	  Пробки тюбинговые, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	29-01-157-02
	Укладка первых трех колец сборной обделки из чугунных тюбингов с помощью лебедок в тоннелях диаметром до 6 м с применением болтовых комплектов со сферическими шайбами
	6067,14 
	269,38 
	108,33 
	0,00 
	5689,43 
	24,16 

	(108-9001)
	  Комплекты болтовые со сферическими шайбами, (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(108-9021)
	  Пробки тюбинговые, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	29-01-157-03
	Укладка последующих колец сборной обделки из чугунных тюбингов с помощью лебедок в тоннелях диаметром до 6 м с применением болтовых комплектов со сферическими шайбами
	5290,26 
	109,49 
	46,06 
	0,00 
	5134,71 
	9,82 

	(108-9001)
	  Комплекты болтовые со сферическими шайбами, (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(108-9021)
	  Пробки тюбинговые, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	29-01-157-04
	Укладка сборной обделки из чугунных тюбингов с помощью механических укладчиков в тоннелях диаметром более 6 м с применением болтовых комплектов со сферическими шайбами
	5168,10 
	37,80 
	4,19 
	0,00 
	5126,11 
	3,39 

	(101-1805)
	  Гвозди строительные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(108-9001)
	  Комплекты болтовые со сферическими шайбами, (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(108-9021)
	  Пробки тюбинговые, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	29-01-157-05
	Укладка первых трех колец сборной обделки из чугунных тюбингов с помощью лебедок в тоннелях диаметром более 6 м с применением болтовых комплектов со сферическими шайбами
	5651,52 
	152,98 
	75,07 
	0,00 
	5423,47 
	13,72 

	(108-9001)
	  Комплекты болтовые со сферическими шайбами, (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(108-9021)
	  Пробки тюбинговые, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	29-01-157-06
	Укладка последующих колец сборной обделки из чугунных тюбингов с помощью лебедок в тоннелях диаметром более 6 м с применением болтовых комплектов со сферическими шайбами
	5279,42 
	100,46 
	52,85 
	0,00 
	5126,11 
	9,01 

	(101-1805)
	  Гвозди строительные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(108-9001)
	  Комплекты болтовые со сферическими шайбами, (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(108-9021)
	  Пробки тюбинговые, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	29-01-157-07
	Укладка сборной обделки из чугунных тюбингов с помощью механических укладчиков в наклонных тоннелях с применением болтовых комплектов со сферическими шайбами
	5175,16 
	44,27 
	4,78 
	0,00 
	5126,11 
	3,97 

	(101-1805)
	  Гвозди строительные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(108-9001)
	  Комплекты болтовые со сферическими шайбами, (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(108-9021)
	  Пробки тюбинговые, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	29-01-157-08
	Укладка первых трех колец сборной обделки из чугунных тюбингов с помощью лебедок в наклонных тоннелях с применением болтовых комплектов со сферическими шайбами
	5676,37 
	160,11 
	77,01 
	0,00 
	5439,25 
	14,36 

	(108-9001)
	  Комплекты болтовые со сферическими шайбами, (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(108-9021)
	  Пробки тюбинговые, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	29-01-157-09
	Укладка последующих колец сборной обделки из чугунных тюбингов с помощью лебедок в наклонных тоннелях с применением болтовых комплектов со сферическими шайбами
	5287,35 
	108,27 
	52,97 
	0,00 
	5126,11 
	9,71 

	(101-1805)
	  Гвозди строительные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(108-9001)
	  Комплекты болтовые со сферическими шайбами, (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(108-9021)
	  Пробки тюбинговые, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	29-01-157-10
	Укладка сборной обделки из чугунных тюбингов с помощью лебедок в натяжной камере с применением болтовых комплектов со сферическими шайбами
	5300,39 
	86,86 
	45,75 
	0,00 
	5167,78 
	7,79 

	(101-1805)
	  Гвозди строительные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(108-9001)
	  Комплекты болтовые со сферическими шайбами, (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(108-9021)
	  Пробки тюбинговые, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	29-01-157-11
	Укладка сборной обделки из чугунных тюбингов с помощью механических укладчиков в проемной части колонной станции с плоским лотком с применением болтовых комплектов со сферическими шайбами
	5204,90 
	55,53 
	7,30 
	0,00 
	5142,07 
	4,98 

	(101-1805)
	  Гвозди строительные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(108-9001)
	  Комплекты болтовые со сферическими шайбами, (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(108-9021)
	  Пробки тюбинговые, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(403-9020)
	  Конструкции сборные железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	29-01-157-12
	Укладка сборной обделки из чугунных тюбингов с помощью механических укладчиков в проемной части колонной станции без плоского лотка с применением болтовых комплектов со сферическими шайбами
	5185,89 
	53,07 
	6,71 
	0,00 
	5126,11 
	4,76 

	(101-1805)
	  Гвозди строительные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(108-9001)
	  Комплекты болтовые со сферическими шайбами, (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(108-9021)
	  Пробки тюбинговые, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	29-01-157-13
	Укладка сборной обделки из чугунных тюбингов с помощью механических укладчиков в проемной части пилонной станции с плоским лотком с применением болтовых комплектов со сферическими шайбами
	5249,24 
	58,98 
	7,83 
	0,00 
	5182,43 
	5,29 

	(101-1805)
	  Гвозди строительные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(108-9001)
	  Комплекты болтовые со сферическими шайбами, (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(108-9021)
	  Пробки тюбинговые, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(403-9020)
	  Конструкции сборные железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	29-01-157-14
	Укладка сборной обделки из чугунных тюбингов с помощью механических укладчиков в проемной части пилонной станции без плоского лотка с применением болтовых комплектов со сферическими шайбами
	5263,61 
	47,83 
	6,34 
	0,00 
	5209,44 
	4,29 

	(101-1805)
	  Гвозди строительные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(108-9001)
	  Комплекты болтовые со сферическими шайбами, (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(108-9021)
	  Пробки тюбинговые, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	29-01-157-15
	Укладка сборной обделки из чугунных тюбингов с помощью механических укладчиков в проемной части колонно-пилонной станции с плоским лотком с применением болтовых комплектов со сферическими шайбами
	5369,89 
	61,55 
	8,14 
	0,00 
	5300,20 
	5,52 

	(108-9001)
	  Комплекты болтовые со сферическими шайбами, (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(108-9021)
	  Пробки тюбинговые, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(403-9020)
	  Конструкции сборные железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	
	Установка клиновидных прокладок весом до 500 кг:

	29-01-157-16
	      с помощью механических укладчиков
	4372,61 
	204,96 
	1,25 
	0,00 
	4166,40 
	17,08 

	29-01-157-17
	      с помощью лебедок
	5000,87 
	605,16 
	229,31 
	0,00 
	4166,40 
	50,43 

	Таблица 29-01-158. Укладка сборной чугунной обделки тоннелей из тюбингов с помощью механических укладчиков или лебедок с применением болтов с плоскими шайбами 

   

	
	Измеритель: 1 т тюбингов

	29-01-158-01
	Укладка сборной обделки из чугунных тюбингов с помощью механических укладчиков в тоннелях диаметром до 6 м с применением болтов с плоскими шайбами
	5175,81 
	36,80 
	4,30 
	0,00 
	5134,71 
	3,3 

	(108-9002)
	  Болты тюбинговые с гайками и шайбами, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(108-9020)
	  Пробки тюбинговые, (1000 шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	29-01-158-02
	Укладка первых трех колец сборной обделки из чугунных тюбингов с помощью лебедок в тоннелях диаметром до 6 м с применением болтов с плоскими шайбами
	6009,04 
	233,93 
	70,59 
	0,00 
	5704,52 
	20,98 

	(108-9002)
	  Болты тюбинговые с гайками и шайбами, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(108-9020)
	  Пробки тюбинговые, (1000 шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	29-01-158-03
	Укладка последующих колец сборной обделки из чугунных тюбингов с помощью лебедок в тоннелях диаметром до 6 м с применением болтов с плоскими шайбами
	5259,60 
	94,55 
	30,34 
	0,00 
	5134,71 
	8,48 

	(108-9002)
	  Болты тюбинговые с гайками и шайбами, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(108-9020)
	  Пробки тюбинговые, (1000 шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	29-01-158-04
	Укладка сборной обделки из чугунных тюбингов с помощью механических укладчиков в тоннелях диаметром более 6 м с применением болтов с плоскими шайбами
	5164,18 
	34,45 
	3,62 
	0,00 
	5126,11 
	3,09 

	(101-1805)
	  Гвозди строительные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(108-9002)
	  Болты тюбинговые с гайками и шайбами, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(108-9020)
	  Пробки тюбинговые, (1000 шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	29-01-158-05
	Укладка первых трех колец сборной обделки из чугунных тюбингов с помощью лебедок в тоннелях диаметром более 6 м с применением болтов с плоскими шайбами
	5613,63 
	138,04 
	40,28 
	0,00 
	5435,31 
	12,38 

	(108-9002)
	  Болты тюбинговые с гайками и шайбами, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(108-9020)
	  Пробки тюбинговые, (1000 шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	29-01-158-06
	Укладка последующих колец сборной обделки из чугунных тюбингов с помощью лебедок в тоннелях диаметром более 6 м с применением болтов с плоскими шайбами
	5244,70 
	89,98 
	28,61 
	0,00 
	5126,11 
	8,07 

	(101-1805)
	  Гвозди строительные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(108-9002)
	  Болты тюбинговые с гайками и шайбами, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(108-9020)
	  Пробки тюбинговые, (1000 шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	29-01-158-07
	Укладка сборной обделки из чугунных тюбингов с помощью механических укладчиков в наклонных тоннелях с применением болтов с плоскими шайбами
	5170,50 
	40,70 
	3,69 
	0,00 
	5126,11 
	3,65 

	(101-1805)
	  Гвозди строительные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(108-9002)
	  Болты тюбинговые с гайками и шайбами, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(108-9020)
	  Пробки тюбинговые, (1000 шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	29-01-158-08
	Укладка первых трех колец сборной обделки из чугунных тюбингов с помощью лебедок в наклонных тоннелях с применением болтов с плоскими шайбами
	5627,07 
	145,17 
	42,32 
	0,00 
	5439,58 
	13,02 

	(108-9002)
	  Болты тюбинговые с гайками и шайбами, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(108-9020)
	  Пробки тюбинговые, (1000 шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	29-01-158-09
	Укладка последующих колец сборной обделки из чугунных тюбингов с помощью лебедок в наклонных тоннелях с применением болтов с плоскими шайбами
	5253,35 
	98,01 
	29,23 
	0,00 
	5126,11 
	8,79 

	(101-1805)
	  Гвозди строительные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(108-9002)
	  Болты тюбинговые с гайками и шайбами, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(108-9020)
	  Пробки тюбинговые, (1000 шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	29-01-158-10
	Укладка последующих колец сборной обделки из чугунных тюбингов с помощью лебедок в натяжных камерах с применением болтов с плоскими шайбами
	5266,89 
	74,82 
	24,29 
	0,00 
	5167,78 
	6,71 

	(101-1805)
	  Гвозди строительные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(108-9002)
	  Болты тюбинговые с гайками и шайбами, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(108-9020)
	  Пробки тюбинговые, (1000 шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	Таблица 29-01-159. Сборка обделки из керамических блоков в тоннелях диаметром 2 м 

   

	
	Измеритель: 100 м3 керамических блоков

	29-01-159-01
	Сборка обделки из керамических блоков в тоннелях диаметром 2 м
	171530,48 
	3327,88 
	54,65 
	0,00 
	168147,95 
	307 

	Таблица 29-01-160. Разборка сборной обделки 

   

	
	Измеритель: 1 т тюбингов

	
	Разборка сборной чугунной обделки опережающего тоннеля (пилот-тоннеля):

	29-01-160-01
	      механическим укладчиком
	37,40 
	33,45 
	3,95 
	0,00 
	0,00 
	3 

	29-01-160-02
	      лебедками
	69,97 
	54,08 
	15,89 
	0,00 
	0,00 
	4,85 

	
	Разборка сборной чугунной обделки лебедками:

	29-01-160-03
	      наклонного тоннеля
	139,98 
	120,64 
	19,34 
	0,00 
	0,00 
	10,82 

	29-01-160-04
	      тюбингов временного заполнения станционных проемов
	90,59 
	69,80 
	20,79 
	0,00 
	0,00 
	6,26 

	29-01-160-05
	      при устройстве проемов в шахтных стволах в нижней части
	143,55 
	123,88 
	19,67 
	0,00 
	0,00 
	11,11 

	29-01-160-06
	      при устройстве проемов в шахтных стволах в верхней части
	78,09 
	72,81 
	5,28 
	0,00 
	0,00 
	6,53 

	
	Разборка сборной чугунной обделки лебедками при устройстве проемов в тоннелях диаметром:

	29-01-160-07
	      до 6 м
	185,22 
	139,26 
	45,96 
	0,00 
	0,00 
	12,49 

	29-01-160-08
	      более 6 м
	77,80 
	53,85 
	23,95 
	0,00 
	0,00 
	4,83 

	
	Разборка лебедками упорных колец сборной чугунной обделки диаметром:

	29-01-160-09
	      до 6 м
	49,12 
	36,68 
	12,44 
	0,00 
	0,00 
	3,29 

	29-01-160-10
	      более 6 м
	40,01 
	28,43 
	11,58 
	0,00 
	0,00 
	2,55 

	Таблица 29-01-161. Разборка лебедками сборной железобетонной обделки при устройстве проемов в перегонных тоннелях 

   

	
	Измеритель: 1 м3 железобетона

	29-01-161-01
	Разборка лебедками сборной железобетонной обделки при устройстве проемов в перегонных тоннелях
	336,49 
	200,92 
	135,57 
	0,00 
	0,00 
	18,02 

	Таблица 29-01-162. Торкретирование 

   

	
	Измеритель: 100 м2 поверхности

	
	Торкретирование:

	29-01-162-01
	      бетонной поверхности при толщине слоя покрытия 20 мм
	6054,74 
	1106,86 
	3963,84 
	469,14 
	984,04 
	99,27 

	29-01-162-02
	      армированной поверхности при толщине слоя покрытия 30 мм
	14010,23 
	3289,25 
	6690,57 
	832,01 
	4030,41 
	295 

	29-01-162-03
	При изменении слоя торкретированного покрытия на каждые 10 мм добавлять или исключать к расценкам 29-01-162-01, 29-01-162-02
	1363,02 
	107,93 
	778,12 
	143,93 
	476,97 
	9,68 

	Таблица 29-01-163. Чеканка расширяющимся цементом швов сборной обделки 

   

	

	
	Измеритель: 100 м шва

	
	Чеканка расширяющимся цементом швов сборной бетонной и железобетонной обделки из тюбингов, собранной на болтах со сферическими шайбами в тоннелях диаметром:

	29-01-163-01
	      до 6 м
	2569,06 
	1128,96 
	728,06 
	96,06 
	712,04 
	112 


	(108-9020)
	  Пробки тюбинговые, (1000 шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,008)  
	-  

	29-01-163-02
	      более 6 м
	3323,31 
	1391,04 
	927,01 
	136,22 
	1005,26 
	138 

	(108-9020)
	  Пробки тюбинговые, (1000 шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,0085)  
	-  

	29-01-163-03
	Чеканка расширяющимся цементом швов сборной бетонной и железобетонной обделки из тюбингов, собранной на болтах со сферическими шайбами в шахтных стволах
	2386,07 
	686,04 
	737,71 
	105,64 
	962,32 
	68,06 

	(108-9020)
	  Пробки тюбинговые, (1000 шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,0165)  
	-  

	
	Чеканка расширяющимся цементом швов сборной обделки из чугунных тюбингов, собранной на болтах со сферическими шайбами в тоннелях диаметром:

	29-01-163-04
	      до 6 м
	2735,25 
	1088,64 
	948,64 
	138,23 
	697,97 
	108 

	(108-9020)
	  Пробки тюбинговые, (1000 шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,0205)  
	-  

	29-01-163-05
	      более 6 м
	3332,75 
	1360,80 
	938,58 
	128,14 
	1033,37 
	135 

	(108-9020)
	  Пробки тюбинговые, (1000 шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,022)  
	-  

	
	Чеканка расширяющимся цементом швов сборной обделки из чугунных тюбингов, собранной на болтах со сферическими шайбами:

	29-01-163-06
	      в наклонных тоннелях
	2983,11 
	1350,72 
	815,80 
	107,96 
	816,59 
	134 

	(108-9020)
	  Пробки тюбинговые, (1000 шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,0195)  
	-  

	29-01-163-07
	      в шахтных стволах
	2191,25 
	629,29 
	874,48 
	146,31 
	687,48 
	62,43 

	(108-9020)
	  Пробки тюбинговые, (1000 шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,017)  
	-  

	
	Повторная чеканка расширяющимся цементом швов сборной обделки из чугунных тюбингов, собранной на болтах со сферическими шайбами в тоннелях диаметром:

	29-01-163-08
	      до 6 м
	3560,56 
	750,46 
	1242,84 
	93,84 
	1567,26 
	74,45 

	(108-9020)
	  Пробки тюбинговые, (1000 шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,002)  
	-  

	29-01-163-09
	      более 6 м
	6661,01 
	796,02 
	1166,19 
	93,84 
	4698,80 
	78,97 

	(108-9020)
	  Пробки тюбинговые, (1000 шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,002)  
	-  

	29-01-163-10
	Повторная чеканка расширяющимся цементом швов сборной обделки из чугунных тюбингов, собранной на болтах со сферическими шайбами в шахтных стволах
	4166,62 
	752,67 
	1405,49 
	146,31 
	2008,46 
	74,67 

	(108-9020)
	  Пробки тюбинговые, (1000 шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,0015)  
	-  

	29-01-163-11
	Чеканка расширяющимся цементом сборной бетонной и железобетонной обделки из блоков в тоннелях диаметром до 6 м
	1861,99 
	706,00 
	549,37 
	81,53 
	606,62 
	70,04 

	(108-9020)
	  Пробки тюбинговые, (1000 шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,0085)  
	-  

	
	Чеканка расширяющимся цементом сборной бетонной и железобетонной обделки из тюбингов, собранной на болтах с плоскими шайбами, с последующей заменой на болты со сферическими шайбами в тоннелях диаметром:

	29-01-163-12
	      до 6 м
	7009,54 
	1219,68 
	824,40 
	138,23 
	4965,46 
	121 

	(108-9020)
	  Пробки тюбинговые, (1000 шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,0165)  
	-  

	29-01-163-13
	      более 6 м
	30331,44 
	1753,92 
	1024,44 
	131,17 
	27553,08 
	174 

	(108-9020)
	  Пробки тюбинговые, (1000 шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,0085)  
	-  

	29-01-163-14
	Чеканка расширяющимся цементом сборной бетонной и железобетонной обделки из тюбингов, собранной на болтах с плоскими шайбами, с последующей заменой на болты со сферическими шайбами в шахтных стволах
	14414,55 
	906,09 
	929,09 
	181,62 
	12579,37 
	89,89 

	(108-9020)
	  Пробки тюбинговые, (1000 шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,0165)  
	-  

	
	Чеканка расширяющимся цементом сборной обделки из чугунных тюбингов, собранной на болтах с плоскими шайбами, с последующей заменой на болты со сферическими шайбами в тоннелях диаметром:

	29-01-163-15
	      до 6 м
	15908,38 
	1360,80 
	954,25 
	93,84 
	13593,33 
	135 

	(108-9020)
	  Пробки тюбинговые, (1000 шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,0205)  
	-  

	29-01-163-16
	      более 6 м
	48372,45 
	1955,52 
	1058,20 
	93,84 
	45358,73 
	194 

	(108-9020)
	  Пробки тюбинговые, (1000 шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,022)  
	-  

	
	Чеканка расширяющимся цементом сборной обделки из чугунных тюбингов, собранной на болтах с плоскими шайбами, с последующей заменой на болты со сферическими шайбами:

	29-01-163-17
	      в наклонных тоннелях
	29828,04 
	1723,68 
	930,04 
	107,96 
	27174,32 
	171 

	(108-9020)
	  Пробки тюбинговые, (1000 шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,0195)  
	-  

	29-01-163-18
	      в шахтных стволах
	20019,37 
	960,62 
	973,48 
	146,31 
	18085,27 
	95,3 

	(108-9020)
	  Пробки тюбинговые, (1000 шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,017)  
	-  

	Таблица 29-01-164. Чеканка свинцовой проволокой швов сборной обделки из чугунных тюбингов 

   

	
	Измеритель: 100 м шва

	
	Чеканка свинцовой проволокой швов сборной обделки из чугунных тюбингов, собранной на болтах со сферическими шайбами в тоннелях диаметром до 6 м:

	29-01-164-01
	      в одну проволоку
	6910,24 
	1401,12 
	1356,26 
	214,92 
	4152,86 
	139 

	(108-9020)
	  Пробки тюбинговые, (1000 шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,0205)  
	-  

	29-01-164-02
	      в две проволоки
	10824,59 
	1612,80 
	1604,04 
	272,43 
	7607,75 
	160 

	(108-9020)
	  Пробки тюбинговые, (1000 шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,0205)  
	-  

	
	Чеканка свинцовой проволокой швов сборной обделки из чугунных тюбингов, собранной на болтах со сферическими шайбами в тоннелях диаметром более 6 м:

	29-01-164-03
	      в одну проволоку
	7533,49 
	1653,12 
	1390,45 
	214,92 
	4489,92 
	164 

	(108-9020)
	  Пробки тюбинговые, (1000 шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,022)  
	-  

	29-01-164-04
	      в две проволоки
	11427,84 
	1854,72 
	1628,30 
	272,43 
	7944,82 
	184 

	(108-9020)
	  Пробки тюбинговые, (1000 шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,022)  
	-  

	
	Чеканка свинцовой проволокой швов сборной обделки из чугунных тюбингов, собранной на болтах со сферическими шайбами в наклонных тоннелях:

	29-01-164-05
	      в одну проволоку
	7550,08 
	1874,88 
	1403,72 
	255,28 
	4271,48 
	186 

	(108-9020)
	  Пробки тюбинговые, (1000 шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,0195)  
	-  

	29-01-164-06
	      в две проволоки
	11453,26 
	2076,48 
	1650,41 
	312,79 
	7726,37 
	206 

	(108-9020)
	  Пробки тюбинговые, (1000 шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,0195)  
	-  

	
	Чеканка свинцовой проволокой швов сборной обделки из чугунных тюбингов, собранной на болтах со сферическими шайбами в шахтных стволах:

	29-01-164-07
	      в одну проволоку
	6289,82 
	1038,24 
	1109,20 
	214,92 
	4142,38 
	103 

	(108-9020)
	  Пробки тюбинговые, (1000 шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,017)  
	-  

	29-01-164-08
	      в две проволоки
	10193,00 
	1239,84 
	1355,89 
	272,43 
	7597,27 
	123 

	(108-9020)
	  Пробки тюбинговые, (1000 шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,017)  
	-  

	
	Чеканка свинцовой проволокой швов сборной обделки из чугунных тюбингов, собранной на болтах с плоскими шайбами, с заменой на болты со сферическими шайбами в тоннелях диаметром до 6 м:

	29-01-164-09
	      в одну проволоку
	20156,59 
	1673,28 
	1435,09 
	214,92 
	17048,22 
	166 

	(108-9020)
	  Пробки тюбинговые, (1000 шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,0205)  
	-  

	29-01-164-10
	      в две проволоки
	24070,93 
	1884,96 
	1682,86 
	272,43 
	20503,11 
	187 

	(108-9020)
	  Пробки тюбинговые, (1000 шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,0205)  
	-  

	
	Чеканка свинцовой проволокой швов сборной обделки из чугунных тюбингов, собранной на болтах с плоскими шайбами, с заменой на болты со сферическими шайбами в тоннелях диаметром более 6 м:

	29-01-164-11
	      в одну проволоку
	52619,69 
	2237,76 
	1566,65 
	214,92 
	48815,28 
	222 

	(108-9020)
	  Пробки тюбинговые, (1000 шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,022)  
	-  

	29-01-164-12
	      в две проволоки
	56514,03 
	2439,36 
	1804,50 
	272,43 
	52270,17 
	242 

	(108-9020)
	  Пробки тюбинговые, (1000 шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,022)  
	-  

	
	Чеканка свинцовой проволокой швов сборной обделки из чугунных тюбингов, собранной на болтах с плоскими шайбами, с заменой на болты со сферическими шайбами в наклонных тоннелях:

	29-01-164-13
	      в одну проволоку
	34405,08 
	2257,92 
	1517,97 
	255,28 
	30629,19 
	224 

	(108-9020)
	  Пробки тюбинговые, (1000 шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,0195)  
	-  

	29-01-164-14
	      в две проволоки
	38308,23 
	2459,52 
	1764,65 
	312,79 
	34084,06 
	244 

	(108-9020)
	  Пробки тюбинговые, (1000 шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,0195)  
	-  

	
	Чеканка свинцовой проволокой швов сборной обделки из чугунных тюбингов, собранной на болтах с плоскими шайбами, с заменой на болты со сферическими шайбами в шахтных стволах:

	29-01-164-15
	      в одну проволоку
	24119,23 
	1370,88 
	1208,21 
	214,92 
	21540,14 
	136 

	(108-9020)
	  Пробки тюбинговые, (1000 шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,017)  
	-  

	29-01-164-16
	      в две проволоки
	28022,39 
	1572,48 
	1454,89 
	272,43 
	24995,02 
	156 

	(108-9020)
	  Пробки тюбинговые, (1000 шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,017)  
	-  

	Таблица 29-01-165. Заделка цементом швов сборной железобетонной обделки в тоннелях диаметром до 4 м 

   

	
	Измеритель: 100 м шва

	
	Заделка цементом швов сборной железобетонной обделки в тоннелях диаметром:

	29-01-165-01
	      до 2 м
	414,06 
	143,44 
	53,92 
	43,39 
	216,70 
	14,23 

	29-01-165-02
	      до 4 м
	588,87 
	175,69 
	66,46 
	53,48 
	346,72 
	17,43 

	Таблица 29-01-166. Заделка цементом швов сборной керамической обделки в тоннелях диаметром до 2 м 

   

	
	Измеритель: 100 м тоннеля

	29-01-166-01
	Заделка цементом швов сборной керамической обделки в тоннелях диаметром до 2 м
	9213,16 
	1643,04 
	656,71 
	494,41 
	6913,41 
	163 

	Подраздел 1.7 УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ 

   

	Таблица 29-01-176. Укладка бетона за металлическую гидроизоляцию тоннелей 

   

	
	Измеритель: 100 м3 бетона по проектному наружному очертанию конструкции

	
	Укладка бетона за металлическую гидроизоляцию тоннелей в грунтах группы:

	29-01-176-01
	      3
	69736,99 
	4597,56 
	4357,55 
	0,00 
	60781,88 
	396 

	(103-9012)
	  Трубы стальные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(108-0011)
	  Металлоконструкции для проходческих работ мелкие, массой до 0,5 т из профилей, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	29-01-176-02
	      4-5
	75903,30 
	4957,47 
	4751,57 
	0,00 
	66194,26 
	427 

	(103-9012)
	  Трубы стальные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(108-0011)
	  Металлоконструкции для проходческих работ мелкие, массой до 0,5 т из профилей, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	29-01-176-03
	      6-7
	82093,50 
	5340,60 
	5145,22 
	0,00 
	71607,68 
	460 

	(103-9012)
	  Трубы стальные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(108-0011)
	  Металлоконструкции для проходческих работ мелкие, массой до 0,5 т из профилей, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	29-01-176-04
	      8-9
	88059,18 
	5723,73 
	5315,63 
	0,00 
	77019,82 
	493 

	(103-9012)
	  Трубы стальные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(108-0011)
	  Металлоконструкции для проходческих работ мелкие, массой до 0,5 т из профилей, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	Таблица 29-01-177. Железобетонные гидроизоляционные обоймы (рубашки). Бетонное заполнение в подземных сооружениях 

   

	
	Измеритель: 100 м3 бетона в конструкции

	29-01-177-01
	Устройство железобетонной обоймы (рубашки) в тоннелях со стальной опалубкой
	79478,75 
	11052,72 
	9492,53 
	0,00 
	58933,50 
	952 

	(108-0011)
	  Металлоконструкции для проходческих работ мелкие, массой до 0,5 т из профилей, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(204-9001)
	  Арматура, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	
	Устройство железобетонной обоймы (рубашки) в тоннелях с деревянной опалубкой, толщина рубашки:

	29-01-177-02
	      до 30 см
	106304,69 
	28177,47 
	6818,83 
	0,00 
	71308,39 
	2427 

	(108-0011)
	  Металлоконструкции для проходческих работ мелкие, массой до 0,5 т из профилей, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(204-9001)
	  Арматура, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	29-01-177-03
	      более 30 см
	92602,23 
	19423,53 
	5299,39 
	0,00 
	67879,31 
	1673 

	(108-0011)
	  Металлоконструкции для проходческих работ мелкие, массой до 0,5 т из профилей, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(204-9001)
	  Арматура, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	29-01-177-04
	Устройство железобетонной обоймы (рубашки) в шахтных стволах
	134985,09 
	43084,71 
	3164,60 
	0,00 
	88735,78 
	3711 

	(108-0011)
	  Металлоконструкции для проходческих работ мелкие, массой до 0,5 т из профилей, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(204-9001)
	  Арматура, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	
	Бетонное заполнение под путевой бетон в тоннелях с обделкой из чугунных тюбингов диаметром:

	29-01-177-05
	      до 6 м
	65061,03 
	6501,60 
	2115,15 
	0,00 
	56444,28 
	560 

	29-01-177-06
	      более 6 м
	61509,79 
	3889,35 
	2114,21 
	0,00 
	55506,23 
	335 

	29-01-177-07
	Бетонное заполнение под путевой бетон в тоннелях с обделкой из монолитного бетона
	61985,80 
	4365,36 
	2114,21 
	0,00 
	55506,23 
	376 

	29-01-177-08
	Бетонное заполнение лотков в ходках
	69690,61 
	8440,47 
	2336,33 
	0,00 
	58913,81 
	727 

	Таблица 29-01-178. Оклеечная гидроизоляция 

   

	
	Измеритель: 100 м2 поверхности

	
	Устройство оклеечной гидроизоляции в 3 слоя:

	29-01-178-01
	      в шахтных стволах
	9411,22 
	2459,52 
	740,86 
	0,00 
	6210,84 
	244 

	29-01-178-02
	      в тоннелях
	10639,03 
	3800,16 
	727,06 
	0,00 
	6111,81 
	377 

	29-01-178-03
	При изменении числа слоев оклеечной гидроизоляции на 1 слой добавлять или исключать к расценкам 29-01-178-01, 29-01-178-02
	1613,51 
	157,85 
	169,64 
	0,00 
	1286,02 
	15,66 

	Таблица 29-01-179. Соединение оклеечной гидроизоляции с тюбинговой обделкой. Гидроизоляционные работы при укладке опорных тюбингов на бетонное основание 

   

	
	Измеритель: 1 т металла

	
	Соединение оклеечной гидроизоляции с тюбинговой обделкой:

	29-01-179-01
	      стальными планками
	19077,89 
	302,40 
	108,50 
	0,00 
	18666,99 
	30 

	29-01-179-02
	      чугунными планками
	11686,68 
	242,42 
	37,75 
	0,00 
	11406,51 
	24,05 

	29-01-179-03
	Гидроизоляционные работы при укладке опорных тюбингов на бетонное основание
	9203,78 
	401,39 
	0,00 
	0,00 
	8802,39 
	39,82 

	Таблица 29-01-180. Устройство зонтов 

   

	
	Измеритель: 100 м2 поверхности зонта

	
	Устройство зонтов из асбестоцементных плит:

	29-01-180-01
	      в станционных тоннелях
	25381,61 
	1951,20 
	1638,13 
	481,89 
	21792,28 
	180 

	29-01-180-02
	      в эскалаторных тоннелях
	25804,45 
	3067,72 
	2067,90 
	577,91 
	20668,83 
	283 

	29-01-180-03
	Устройство зонтов из алюминиевых профилей в эскалаторных тоннелях
	73170,00 
	2070,44 
	77,16 
	0,00 
	71022,40 
	191 

	Таблица 29-01-181. Устройство металлической гидроизоляции 

   

	
	Измеритель: 1 т металлоконструкций изоляции

	29-01-181-01
	Устройство металлической гидроизоляции
	14723,60 
	671,97 
	216,09 
	0,00 
	13835,54 
	61,99 

	Таблица 29-01-182. Испытание металлической гидроизоляции 

   

	
	Измеритель: 100 м2 металлической гидроизоляции

	29-01-182-01
	Испытание металлической гидроизоляции
	5991,66 
	3360,40 
	1793,74 
	18,87 
	837,52 
	310 

	Таблица 29-01-183. Устройство обмазочной гидроизоляции железобетонных и керамических блоков 

   

	
	Измеритель: 100 м2 поверхности

	29-01-183-01
	Устройство обмазочной гидроизоляции железобетонных и керамических блоков
	758,49 
	73,53 
	45,70 
	0,00 
	639,26 
	7,74 

	Таблица 29-01-184. Восстановление гидроизоляции в эксплуатируемом тоннеле метрополитена с применением полимерно-минерального композита "НАТЛЕН-2" 

   

	
	Измеритель: 100 м2

	
	Восстановление гидроизоляции в эксплуатируемом тоннеле метрополитена с применением полимерно-минерального композита "НАТЛЕН-2":

	29-01-184-01
	      обделка сборная чугунная
	39651,52 
	5442,34 
	10579,65 
	632,84 
	23629,53 
	546,42 

	(108-9019)
	  Пробки тюбинговые, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(40)  
	-  

	(411-0001)
	  Вода, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	29-01-184-02
	      обделка сборная железобетонная
	30226,97 
	5212,96 
	3475,35 
	0,00 
	21538,66 
	523,39 

	(411-0001)
	  Вода, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	Подраздел 1.8 НАГНЕТАНИЕ РАСТВОРА ЗА ОБДЕЛКИ 

   

	Таблица 29-01-193. Первичное нагнетание раствора за монолитную бетонную и железобетонную обделки тоннелей и шахтных стволов 

   

	
	Измеритель: 100 м2 наружной поверхности обделки

	
	Первичное нагнетание раствора за монолитную бетонную и железобетонную обделки тоннелей в грунтах группы:

	29-01-193-01
	      1-3
	2906,36 
	445,22 
	222,93 
	0,00 
	2238,21 
	39,93 

	29-01-193-02
	      4-11
	5701,99 
	779,72 
	445,86 
	0,00 
	4476,41 
	69,93 

	
	Первичное нагнетание раствора за монолитную бетонную и железобетонную обделки шахтных стволов в грунтах группы:

	29-01-193-03
	      1-3
	3348,81 
	452,58 
	98,47 
	0,00 
	2797,76 
	40,59 

	29-01-193-04
	      4-11
	4647,32 
	593,96 
	136,50 
	0,00 
	3916,86 
	53,27 

	Таблица 29-01-194. Первичное нагнетание раствора за сборную обделку шахтных стволов 

   

	
	Измеритель: 100 м2 наружной поверхности обделки

	
	Первичное нагнетание раствора за сборную обделку шахтных стволов в грунтах группы:

	29-01-194-01
	      1-3
	4266,05 
	317,33 
	70,18 
	0,00 
	3878,54 
	28,46 

	29-01-194-02
	      4-7
	6730,26 
	538,66 
	118,74 
	0,00 
	6072,86 
	48,31 

	29-01-194-03
	      8-11
	8730,59 
	716,95 
	157,90 
	0,00 
	7855,74 
	64,3 

	Таблица 29-01-195. Первичное нагнетание раствора за сборную обделку тоннелей, сооружаемых без щита, при притоке воды в забое до 5 м3/ч 

   

	
	Измеритель: 100 м2 наружной поверхности обделки

	
	Первичное нагнетание раствора за сборную обделку тоннелей, сооружаемых без щита, при притоке воды в забое до 5 м3/час в грунтах группы:

	29-01-195-01
	      1-3
	5547,40 
	479,67 
	211,35 
	0,00 
	4856,38 
	43,02 

	29-01-195-02
	      4-5
	11190,98 
	1046,65 
	476,90 
	0,00 
	9667,43 
	93,87 

	29-01-195-03
	      6-7
	13754,85 
	1304,55 
	588,55 
	0,00 
	11861,75 
	117 

	29-01-195-04
	      8-11
	16326,17 
	1572,15 
	697,95 
	0,00 
	14056,07 
	141 

	
	Первичное нагнетание раствора за сборную обделку наклонных тоннелей, сооружаемых без щита, при притоке воды в забое до 5 м3/час в грунтах группы:

	29-01-195-05
	      1-3
	5704,06 
	587,83 
	259,85 
	0,00 
	4856,38 
	52,72 

	29-01-195-06
	      4-5
	11530,98 
	1282,25 
	581,30 
	0,00 
	9667,43 
	115 

	29-01-195-07
	      6-7
	14186,70 
	1605,60 
	719,35 
	0,00 
	11861,75 
	144 

	29-01-195-08
	      8-11
	16838,77 
	1928,95 
	853,75 
	0,00 
	14056,07 
	173 

	Таблица 29-01-196. Первичное нагнетание раствора за сборную обделку тоннелей, сооружаемых без щита, при притоке воды в забое более 5 м3/ч 

   

	
	Измеритель: 100 м2 наружной поверхности обделки

	
	Первичное нагнетание раствора за сборную чугунную обделку тоннелей, сооружаемых без щита, при притоке воды в забое более 5 м3/час в грунтах группы:

	29-01-196-01
	      1-3
	6635,82 
	527,62 
	232,43 
	0,00 
	5875,77 
	47,32 

	29-01-196-02
	      4-5
	12853,77 
	1159,60 
	524,60 
	0,00 
	11169,57 
	104 

	29-01-196-03
	      6-7
	15669,10 
	1438,35 
	647,43 
	0,00 
	13583,32 
	129 

	29-01-196-04
	      8-11
	18480,55 
	1728,25 
	755,23 
	0,00 
	15997,07 
	155 

	
	Первичное нагнетание раствора за сборную чугунную обделку наклонных тоннелей, сооружаемых без щита, при притоке воды в забое более 5 м3/час в грунтах группы:

	29-01-196-05
	      1-3
	6808,30 
	646,70 
	285,83 
	0,00 
	5875,77 
	58 

	29-01-196-06
	      4-5
	13225,02 
	1416,05 
	639,40 
	0,00 
	11169,57 
	127 

	29-01-196-07
	      6-7
	16136,35 
	1761,70 
	791,33 
	0,00 
	13583,32 
	158 

	29-01-196-08
	      8-11
	19054,70 
	2118,50 
	939,13 
	0,00 
	15997,07 
	190 

	
	Первичное нагнетание раствора за сборную железобетонную обделку тоннелей, сооружаемых без щита, при притоке воды в забое более 5 м3/час в грунтах группы:

	29-01-196-09
	      1-3
	6874,38 
	527,62 
	232,43 
	0,00 
	6114,33 
	47,32 

	29-01-196-10
	      4-5
	13092,33 
	1159,60 
	524,60 
	0,00 
	11408,13 
	104 

	29-01-196-11
	      6-7
	15901,28 
	1438,35 
	641,05 
	0,00 
	13821,88 
	129 

	29-01-196-12
	      8-11
	18724,73 
	1728,25 
	760,85 
	0,00 
	16235,63 
	155 

	
	Первичное нагнетание раствора за сборную железобетонную обделку наклонных тоннелей, сооружаемых без щита, при притоке воды в забое более 5 м3/час в грунтах группы:

	29-01-196-13
	      1-3
	7044,98 
	646,70 
	283,95 
	0,00 
	6114,33 
	58 

	29-01-196-14
	      4-5
	13463,58 
	1416,05 
	639,40 
	0,00 
	11408,13 
	127 

	29-01-196-15
	      6-7
	16374,91 
	1761,70 
	791,33 
	0,00 
	13821,88 
	158 

	29-01-196-16
	      8-11
	19280,76 
	2118,50 
	926,63 
	0,00 
	16235,63 
	190 

	Таблица 29-01-197. Первичное нагнетание раствора за сборную обделку тоннелей, сооружаемых щитами, при необводненных забоях или при притоке воды в забое до 5 м3/ч 

   

	
	Измеритель: 100 м2 наружной поверхности обделки

	
	Первичное нагнетание раствора за сборную обделку тоннелей диаметром до 4,5 м, сооружаемых немеханизированными щитами, при необводненных забоях или при притоке воды в забое до 5 м3/час в грунтах группы:

	29-01-197-01
	      1-2
	4077,94 
	592,18 
	337,88 
	0,00 
	3147,88 
	53,11 

	29-01-197-02
	      3
	8679,90 
	769,91 
	439,30 
	0,00 
	7470,69 
	69,05 

	
	Первичное нагнетание раствора за сборную обделку тоннелей диаметром более 4,5 до 6 м, сооружаемых немеханизированными щитами, при необводненных забоях или при притоке воды в забое до 5 м3/час в грунтах группы:

	29-01-197-03
	      1-2
	9732,98 
	916,20 
	413,50 
	0,00 
	8403,28 
	82,17 

	29-01-197-04
	      3
	12505,45 
	1204,20 
	539,08 
	0,00 
	10762,17 
	108 

	29-01-197-05
	      4-11
	15199,14 
	1471,80 
	661,13 
	0,00 
	13066,21 
	132 

	
	Первичное нагнетание раствора за сборную обделку тоннелей диаметром более 4,5 до 6 м, сооружаемых механизированными щитами, при необводненных забоях или при притоке воды в забое до 5 м3/час в грунтах группы:

	29-01-197-06
	      2-3
	3127,65 
	530,07 
	223,20 
	0,00 
	2374,38 
	47,54 

	29-01-197-07
	      4-5
	6604,85 
	601,43 
	271,73 
	0,00 
	5731,69 
	53,94 

	
	Первичное нагнетание раствора за сборную обделку тоннелей диаметром более 6 м, сооружаемых немеханизированными щитами, при необводненных забоях или при притоке воды в забое до 5 м3/час в грунтах группы:

	29-01-197-08
	      1-2
	11375,25 
	1063,82 
	479,43 
	0,00 
	9832,00 
	95,41 

	29-01-197-09
	      3
	14144,55 
	1349,15 
	604,50 
	0,00 
	12190,90 
	121 

	29-01-197-10
	      4-11
	17091,39 
	1639,05 
	737,98 
	0,00 
	14714,36 
	147 

	Таблица 29-01-198. Первичное нагнетание раствора за сборную обделку тоннелей, сооружаемых щитами, при притоке воды в забое более 5 м3/ч 

   

	
	Измеритель: 100 м2 наружной поверхности обделки

	
	Первичное нагнетание раствора за сборную чугунную обделку тоннелей диаметром до 6 м, сооружаемых немеханизированными щитами, при притоке воды в забое более 5 м3/час в грунтах группы:

	29-01-198-01
	      1-2
	11258,45 
	1007,85 
	454,90 
	0,00 
	9795,70 
	90,39 

	29-01-198-02
	      3
	14298,36 
	1315,70 
	592,18 
	0,00 
	12390,48 
	118 

	29-01-198-03
	      4-11
	17268,82 
	1616,75 
	727,15 
	0,00 
	14924,92 
	145 

	
	Первичное нагнетание раствора за сборную чугунную обделку тоннелей диаметром до 6 м, сооружаемых механизированными щитами, при притоке воды в забое более 5 м3/час в грунтах группы:

	29-01-198-04
	      2-3
	7009,09 
	583,03 
	245,50 
	0,00 
	6180,56 
	52,29 

	29-01-198-05
	      4-5
	7815,64 
	661,53 
	298,80 
	0,00 
	6855,31 
	59,33 

	
	Первичное нагнетание раствора за сборную чугунную обделку тоннелей диаметром более 6 м, сооружаемых немеханизированными щитами, при притоке воды в забое более 5 м3/час в грунтах группы:

	29-01-198-06
	      1-2
	13048,60 
	1170,75 
	527,25 
	0,00 
	11350,60 
	105 

	29-01-198-07
	      3
	16093,23 
	1482,95 
	664,90 
	0,00 
	13945,38 
	133 

	29-01-198-08
	      4-11
	19339,28 
	1806,30 
	811,78 
	0,00 
	16721,20 
	162 

	
	Первичное нагнетание раствора за сборную железобетонную обделку тоннелей диаметром до 6 м, сооружаемых немеханизированными щитами, при притоке воды в забое более 5 м3/час в грунтах группы:

	29-01-198-09
	      1-2
	11497,01 
	1007,85 
	454,90 
	0,00 
	10034,26 
	90,39 

	29-01-198-10
	      3
	14536,92 
	1315,70 
	592,18 
	0,00 
	12629,04 
	118 

	29-01-198-11
	      4-11
	17507,38 
	1616,75 
	727,15 
	0,00 
	15163,48 
	145 

	
	Первичное нагнетание раствора за сборную железобетонную обделку тоннелей диаметром до 6 м, сооружаемых механизированными щитами, при притоке воды в забое более 5 м3/час в грунтах группы:

	29-01-198-12
	      2-3
	7247,65 
	583,03 
	245,50 
	0,00 
	6419,12 
	52,29 

	29-01-198-13
	      4-5
	8054,20 
	661,53 
	298,80 
	0,00 
	7093,87 
	59,33 

	
	Первичное нагнетание раствора за сборную железобетонную обделку тоннелей диаметром более 6 м, сооружаемых немеханизированными щитами, при притоке воды в забое более 5 м3/час в грунтах группы:

	29-01-198-14
	      1-2
	13287,16 
	1170,75 
	527,25 
	0,00 
	11589,16 
	105 

	29-01-198-15
	      3
	16331,79 
	1482,95 
	664,90 
	0,00 
	14183,94 
	133 

	29-01-198-16
	      4-11
	19577,84 
	1806,30 
	811,78 
	0,00 
	16959,76 
	162 

	Таблица 29-01-199. Контрольное нагнетание раствора для всех видов обделки 

   

	
	Измеритель: 100 м2 наружной поверхности обделки

	
	Контрольное нагнетание раствора за обделку тоннелей диаметром:

	29-01-199-01
	      до 4,5 м
	2493,84 
	382,45 
	433,41 
	0,00 
	1677,98 
	34,3 

	29-01-199-02
	      более 4,5 м
	2676,92 
	439,09 
	416,07 
	0,00 
	1821,76 
	39,38 

	29-01-199-03
	Контрольное нагнетание раствора за обделку шахтных стволов
	2525,43 
	388,58 
	317,00 
	0,00 
	1819,85 
	34,85 

	Подраздел 1.9 УСТРОЙСТВО ВНУТРЕННИХ КОНСТРУКЦИЙ 

   

	Таблица 29-01-209. Устройство из монолитного железобетона платформ, перекрытий и упоров 

   

	
	Измеритель: 100 м3 бетона в конструкции

	29-01-209-01
	Устройство из монолитного железобетона платформ
	141129,76 
	31934,64 
	1306,01 
	0,00 
	107889,11 
	2946 

	(108-0011)
	  Металлоконструкции для проходческих работ мелкие, массой до 0,5 т из профилей, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(204-9001)
	  Арматура, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	
	Устройство из монолитного железобетона перекрытий:

	29-01-209-02
	      плоских
	118848,64 
	27858,80 
	931,96 
	0,00 
	90057,88 
	2570 

	(108-0011)
	  Металлоконструкции для проходческих работ мелкие, массой до 0,5 т из профилей, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(204-9001)
	  Арматура, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	29-01-209-03
	      ребристых
	147706,15 
	33007,80 
	801,54 
	0,00 
	113896,81 
	3045 

	(108-0011)
	  Металлоконструкции для проходческих работ мелкие, массой до 0,5 т из профилей, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(204-9001)
	  Арматура, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	29-01-209-04
	Устройство из монолитного железобетона упоров в путевом тоннеле
	74440,06 
	13994,44 
	494,99 
	0,00 
	59950,63 
	1291 

	(103-0018)
	  Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 50 мм, толщина стенки 3,5 мм, (м)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(108-0011)
	  Металлоконструкции для проходческих работ мелкие, массой до 0,5 т из профилей, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(204-9001)
	  Арматура, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	Таблица 29-01-210. Устройство из сборного железобетона платформ, перекрытий. Покрытие водоотводных канав железобетонными плитами 

   

	
	Измеритель: 100 м3 сборного железобетона

	29-01-210-01
	Устройство платформ из сборного железобетона
	204428,32 
	25950,96 
	1878,11 
	104,75 
	176599,25 
	2394 

	(204-9001)
	  Арматура, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(403-9022)
	  Конструкции сборные железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100,5)  
	-  

	29-01-210-02
	Устройство перекрытий из сборных железобетонных плит
	38656,26 
	32292,36 
	2112,40 
	0,00 
	4251,50 
	2979 

	(403-9022)
	  Конструкции сборные железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100,5)  
	-  

	29-01-210-03
	Покрытие водоотводных канав железобетонными плитами
	24109,45 
	22601,40 
	1508,05 
	554,09 
	0,00 
	2085 

	(403-9022)
	  Конструкции сборные железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100,5)  
	-  

	Таблица 29-01-211. Устройство перекрытий из асбестоцементных плит на стальном каркасе 

   

	
	Измеритель: 100 м2 перекрытий

	29-01-211-01
	Устройство перекрытий из асбестоцементных плит на стальном каркасе
	46893,93 
	3620,56 
	2394,25 
	979,17 
	40879,12 
	334 

	(204-9001)
	  Арматура, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	Таблица 29-01-212. Устройство путевых стен из кабельных блоков 

   

	
	Измеритель: 100 м3 блоков конструкций (без вычета пустот)

	29-01-212-01
	Устройство путевых стен из кабельных блоков
	33324,00 
	9842,72 
	6489,69 
	2587,46 
	16991,59 
	908 

	(403-9022)
	  Конструкции сборные железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100,5)  
	-  

	Таблица 29-01-213. Устройство монолитных железобетонных перегородок, перемычек, фундаментов 

   

	
	Измеритель: 100 м3 бетона в конструкции

	
	Устройство монолитных железобетонных перегородок толщиной:

	29-01-213-01
	      до 100 мм
	160093,44 
	42687,92 
	3437,89 
	0,00 
	113967,63 
	3938 

	(108-0011)
	  Металлоконструкции для проходческих работ мелкие, массой до 0,5 т из профилей, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(204-9001)
	  Арматура, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	29-01-213-02
	      до 200 мм
	109516,63 
	23555,32 
	1983,41 
	0,00 
	83977,90 
	2173 

	(108-0011)
	  Металлоконструкции для проходческих работ мелкие, массой до 0,5 т из профилей, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(204-9001)
	  Арматура, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	
	Устройство:

	29-01-213-03
	      монолитной железобетонной перемычки шлюзовой металлической камеры
	89481,50 
	15544,56 
	3377,05 
	0,00 
	70559,89 
	1434 

	(108-0011)
	  Металлоконструкции для проходческих работ мелкие, массой до 0,5 т из профилей, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(204-9001)
	  Арматура, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	29-01-213-04
	      монолитных железобетонных фундаментов в эскалаторном тоннеле
	112017,49 
	28585,08 
	1575,83 
	0,00 
	81856,58 
	2637 

	(108-0011)
	  Металлоконструкции для проходческих работ мелкие, массой до 0,5 т из профилей, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(204-9001)
	  Арматура, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	29-01-213-05
	      бетонного основания под фундаменты в эскалаторном тоннеле
	69073,87 
	11241,08 
	1211,59 
	0,00 
	56621,20 
	1037 

	Таблица 29-01-214. Устройство из сборного железобетона цоколя путевой стены станции, ступеней и фундаментов 

   

	
	Измеритель: 100 м3 сборного железобетона

	
	Устройство из сборного железобетона:

	29-01-214-01
	      цоколя путевой стены станции
	181342,34 
	6438,96 
	3221,62 
	1382,00 
	171681,76 
	594 

	29-01-214-02
	      ступеней между фундаментами в эскалаторном тоннеле
	228837,29 
	41257,04 
	667,59 
	0,00 
	186912,66 
	3806 

	29-01-214-03
	      фундаментов под фермы
	115784,16 
	16628,56 
	3534,26 
	0,00 
	95621,34 
	1534 

	Таблица 29-01-215. Устройство перегородок из асбестоцементных плит по металлическому каркасу из угловой стали 

   

	
	Измеритель: 100 м2 перегородок

	29-01-215-01
	Устройство перегородок из асбестоцементных плит по металлическому каркасу из угловой стали
	22119,68 
	3785,50 
	35,47 
	0,00 
	18298,71 
	335 

	Таблица 29-01-216. Устройство монолитных лестниц и площадок 

   

	
	Измеритель: 100 м3 бетона в конструкции

	
	Устройство монолитных:

	29-01-216-01
	      железобетонных лестниц и площадок
	130331,25 
	43284,12 
	3334,23 
	0,00 
	83712,90 
	3993 

	(204-9001)
	  Арматура, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	29-01-216-02
	      бетонных лестниц
	91539,52 
	18774,88 
	2824,62 
	0,00 
	69940,02 
	1732 

	Таблица 29-01-217. Устройство бетонных лестниц на стальных косоурах 

   

	
	Измеритель: 100 м2 горизонтальной проекции

	29-01-217-01
	Устройство бетонных лестниц на стальных косоурах
	55822,04 
	4216,76 
	38,05 
	0,00 
	51567,23 
	389 

	Таблица 29-01-218. Устройство стальных лестниц в тоннелях 

   

	
	Измеритель: 1 т стальных конструкций

	29-01-218-01
	Устройство стальных лестниц в тоннелях
	8696,11 
	810,62 
	136,99 
	0,00 
	7748,50 
	74,78 

	Таблица 29-01-219. Укладка асбестоцементных труб 

   

	
	Измеритель: 100 м труб

	
	Укладка асбестоцементных труб в горизонтальных тоннелях:

	29-01-219-01
	      без заливки бетоном
	2867,70 
	182,35 
	17,25 
	0,00 
	2668,10 
	18,09 

	29-01-219-02
	      с заливкой бетоном
	4916,71 
	542,61 
	21,09 
	0,00 
	4353,01 
	53,83 

	29-01-219-03
	Укладка асбестоцементных труб в наклонных тоннелях с заливкой бетоном
	3942,45 
	405,82 
	17,13 
	0,00 
	3519,50 
	40,26 

	Таблица 29-01-220. Затирка бетонных поверхностей 

   

	
	Измеритель: 100 м2 поверхности

	29-01-220-01
	Затирка бетонных поверхностей
	618,84 
	294,64 
	100,59 
	0,00 
	223,61 
	29,23 

	Подраздел 1.10 ПРОЧИЕ РАБОТЫ 

   

	Таблица 29-01-230. Установка и разборка промежуточных деревянных рам 

   

	
	Измеритель: 100 м3 рам

	29-01-230-01
	Установка постоянных промежуточных деревянных рам
	117032,57 
	23338,52 
	772,49 
	0,00 
	92921,56 
	2153 

	29-01-230-02
	Разборка постоянных промежуточных деревянных рам
	11205,07 
	10590,68 
	614,39 
	0,00 
	0,00 
	977 

	29-01-230-03
	Установка и разборка временных промежуточных деревянных рам
	67065,47 
	23219,28 
	358,34 
	0,00 
	43487,85 
	2142 

	Таблица 29-01-231. Установка и разборка промежуточных металлических рам 

   

	
	Измеритель: 1 т металла

	29-01-231-01
	Установка постоянных промежуточных металлических рам
	13720,26 
	294,20 
	16,78 
	0,00 
	13409,28 
	27,14 

	29-01-231-02
	Разборка постоянных промежуточных металлических рам
	205,62 
	191,54 
	12,33 
	0,00 
	1,75 
	17,67 

	29-01-231-03
	Установка и разборка временных промежуточных металлических рам
	1557,96 
	171,16 
	15,94 
	0,00 
	1370,86 
	15,79 

	Таблица 29-01-232. Установка и разборка забивного посада при проходке тоннелей в неустойчивых грунтах 

   

	
	Измеритель: 100 м3 грунта по проектному наружному очертанию конструкции

	
	Установка и разборка забивного посада при проходке тоннелей в неустойчивых грунтах под свободной территорией при диаметре щита 2,56 м, группа грунтов:

	29-01-232-01
	      1
	2350,72 
	1159,88 
	14,05 
	0,00 
	1176,79 
	107 

	29-01-232-02
	      2-3
	2133,03 
	942,32 
	13,92 
	0,00 
	1176,79 
	86,93 

	
	Установка и разборка забивного посада при проходке тоннелей в неустойчивых грунтах под свободной территорией при диаметре щита 3,2 м, группа грунтов:

	29-01-232-03
	      1
	1884,66 
	929,64 
	11,22 
	0,00 
	943,80 
	85,76 

	29-01-232-04
	      2-3
	1709,59 
	754,57 
	11,22 
	0,00 
	943,80 
	69,61 

	
	Установка и разборка забивного посада при проходке тоннелей в неустойчивых грунтах под свободной территорией при диаметре щита 3,6 м, группа грунтов:

	29-01-232-05
	      1
	1626,67 
	801,51 
	9,73 
	0,00 
	815,43 
	73,94 

	29-01-232-06
	      2-3
	1477,08 
	651,92 
	9,73 
	0,00 
	815,43 
	60,14 

	
	Установка и разборка забивного посада при проходке тоннелей в неустойчивых грунтах под свободной территорией при диаметре щита 4 м, группа грунтов:

	29-01-232-07
	      1
	1493,43 
	735,60 
	8,96 
	0,00 
	748,87 
	67,86 

	29-01-232-08
	      2-3
	1356,41 
	598,58 
	8,96 
	0,00 
	748,87 
	55,22 

	
	Установка и разборка забивного посада при проходке тоннелей в неустойчивых грунтах под застроенной территорией при диаметре щита 2,56 м, группа грунтов:

	29-01-232-09
	      1
	3062,08 
	1517,60 
	18,24 
	0,00 
	1526,24 
	140 

	29-01-232-10
	      2-3
	2769,40 
	1224,92 
	18,24 
	0,00 
	1526,24 
	113 

	
	Установка и разборка забивного посада при проходке тоннелей в неустойчивых грунтах под застроенной территорией при диаметре щита 3,2 м, группа грунтов:

	29-01-232-11
	      1
	2455,34 
	1214,08 
	14,57 
	0,00 
	1226,69 
	112 

	29-01-232-12
	      2-3
	2224,12 
	982,86 
	14,57 
	0,00 
	1226,69 
	90,67 

	
	Установка и разборка забивного посада при проходке тоннелей в неустойчивых грунтах под застроенной территорией при диаметре щита 3,6 м, группа грунтов:

	29-01-232-13
	      1
	2111,84 
	1041,29 
	12,63 
	0,00 
	1057,92 
	96,06 

	29-01-232-14
	      2-3
	1916,50 
	845,95 
	12,63 
	0,00 
	1057,92 
	78,04 

	
	Установка и разборка забивного посада при проходке тоннелей в неустойчивых грунтах под застроенной территорией при диаметре щита 4 м, группа грунтов:

	29-01-232-15
	      1
	1950,48 
	968,99 
	11,54 
	0,00 
	969,95 
	89,39 

	29-01-232-16
	      2-3
	1766,52 
	785,03 
	11,54 
	0,00 
	969,95 
	72,42 

	Таблица 29-01-233. Устройство водоотводных канав без крепей 

   

	
	Измеритель: 100 м канавы

	
	Устройство водоотводных канав без крепей в грунтах группы:

	29-01-233-01
	      4
	1294,11 
	645,17 
	484,02 
	0,00 
	164,92 
	55,57 

	29-01-233-02
	      5
	1595,91 
	787,85 
	585,26 
	0,00 
	222,80 
	67,86 

	29-01-233-03
	      6-7
	2825,21 
	1084,03 
	1415,52 
	0,00 
	325,66 
	93,37 

	29-01-233-04
	      8
	4206,82 
	1536,00 
	2008,72 
	0,00 
	662,10 
	128 

	29-01-233-05
	      9
	6612,55 
	1896,00 
	3549,95 
	0,00 
	1166,60 
	158 

	29-01-233-06
	      10-11
	9969,18 
	2424,00 
	5464,38 
	0,00 
	2080,80 
	202 

	Таблица 29-01-234. Устройство водоотводных канав с крепями 

   

	
	Измеритель: 100 м канавы

	
	Устройство водоотводных канав с крепями деревянными в штольнях в грунтах группы:

	29-01-234-01
	      1-2
	5603,51 
	1387,52 
	23,78 
	0,00 
	4192,21 
	128 

	29-01-234-02
	      3
	6715,89 
	1438,35 
	1085,33 
	0,00 
	4192,21 
	129 

	
	Устройство водоотводных канав с крепями железобетонными блоками в штольнях в грунтах группы:

	29-01-234-03
	      1-2
	603,68 
	603,68 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	55,69 

	29-01-234-04
	      3
	1738,74 
	650,94 
	1061,55 
	0,00 
	26,25 
	58,38 

	29-01-234-05
	      4
	1423,81 
	690,10 
	484,43 
	0,00 
	249,28 
	59,44 

	29-01-234-06
	      5
	1771,17 
	839,52 
	591,00 
	0,00 
	340,65 
	72,31 

	29-01-234-07
	      6-7
	3061,49 
	1146,49 
	1421,55 
	0,00 
	493,45 
	98,75 

	
	Устройство водоотводных канав с крепями железобетонными блоками в тоннелях в грунтах группы:

	29-01-234-08
	      1-2
	604,98 
	604,98 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	55,81 

	29-01-234-09
	      3
	1713,83 
	652,28 
	1061,55 
	0,00 
	0,00 
	58,5 

	29-01-234-10
	      4
	1431,07 
	691,38 
	484,43 
	0,00 
	255,26 
	59,55 

	29-01-234-11
	      5
	1777,03 
	840,80 
	585,85 
	0,00 
	350,38 
	72,42 

	29-01-234-12
	      6-7
	3064,73 
	1147,76 
	1416,40 
	0,00 
	500,57 
	98,86 

	Таблица 29-01-235. Установка промежуточных металлических арок при деревянной затяжке 

   

	
	Измеритель: 100 м3 грунта по наружному очертанию временных крепей

	
	Установка промежуточных металлических арок при деревянной затяжке сечением до 20 м2 в грунтах группы:

	29-01-235-01
	      5
	2044,61 
	1117,93 
	103,61 
	0,00 
	823,07 
	96,29 

	(108-0011)
	  Металлоконструкции для проходческих работ мелкие, массой до 0,5 т из профилей, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	29-01-235-02
	      6-7
	2069,10 
	1119,32 
	126,71 
	0,00 
	823,07 
	96,41 

	(108-0011)
	  Металлоконструкции для проходческих работ мелкие, массой до 0,5 т из профилей, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	29-01-235-03
	      8
	2140,70 
	1163,88 
	115,19 
	0,00 
	861,63 
	96,99 

	(108-0011)
	  Металлоконструкции для проходческих работ мелкие, массой до 0,5 т из профилей, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	29-01-235-04
	      9
	2226,19 
	1180,80 
	173,86 
	0,00 
	871,53 
	98,4 

	(108-0011)
	  Металлоконструкции для проходческих работ мелкие, массой до 0,5 т из профилей, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	29-01-235-05
	      10-11
	2349,76 
	1212,00 
	246,90 
	0,00 
	890,86 
	101 

	(108-0011)
	  Металлоконструкции для проходческих работ мелкие, массой до 0,5 т из профилей, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	
	Установка промежуточных металлических арок при деревянной затяжке сечением более 20 до 60 м2 в грунтах группы:

	29-01-235-06
	      5
	1477,83 
	797,37 
	53,06 
	0,00 
	627,40 
	68,68 

	(108-0011)
	  Металлоконструкции для проходческих работ мелкие, массой до 0,5 т из профилей, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	29-01-235-07
	      6-7
	1486,44 
	797,37 
	61,67 
	0,00 
	627,40 
	68,68 

	(108-0011)
	  Металлоконструкции для проходческих работ мелкие, массой до 0,5 т из профилей, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	29-01-235-08
	      8
	1545,81 
	826,92 
	57,64 
	0,00 
	661,25 
	68,91 

	(108-0011)
	  Металлоконструкции для проходческих работ мелкие, массой до 0,5 т из профилей, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	29-01-235-09
	      9
	1578,37 
	834,00 
	79,31 
	0,00 
	665,06 
	69,5 

	(108-0011)
	  Металлоконструкции для проходческих работ мелкие, массой до 0,5 т из профилей, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	29-01-235-10
	      10-11
	1621,24 
	843,84 
	106,22 
	0,00 
	671,18 
	70,32 

	(108-0011)
	  Металлоконструкции для проходческих работ мелкие, массой до 0,5 т из профилей, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	
	Установка промежуточных металлических арок при деревянной затяжке сечением более 60 м2 в грунтах группы:

	29-01-235-11
	      5
	1117,96 
	600,35 
	36,53 
	0,00 
	481,08 
	51,71 

	(108-0011)
	  Металлоконструкции для проходческих работ мелкие, массой до 0,5 т из профилей, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	29-01-235-12
	      6-7
	1124,40 
	601,75 
	41,57 
	0,00 
	481,08 
	51,83 

	(108-0011)
	  Металлоконструкции для проходческих работ мелкие, массой до 0,5 т из профилей, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	29-01-235-13
	      8
	1174,61 
	620,52 
	39,52 
	0,00 
	514,57 
	51,71 

	(108-0011)
	  Металлоконструкции для проходческих работ мелкие, массой до 0,5 т из профилей, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	29-01-235-14
	      9
	1192,28 
	623,40 
	52,23 
	0,00 
	516,65 
	51,95 

	(108-0011)
	  Металлоконструкции для проходческих работ мелкие, массой до 0,5 т из профилей, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	29-01-235-15
	      10-11
	1218,65 
	630,36 
	67,92 
	0,00 
	520,37 
	52,53 

	(108-0011)
	  Металлоконструкции для проходческих работ мелкие, массой до 0,5 т из профилей, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	Таблица 29-01-236. Проходка проемов станционных тоннелей 

   

	
	Измеритель: 100 м3 грунта по проектному наружному очертанию конструкции

	
	Проходка проемов станционных тоннелей в грунтах группы:

	29-01-236-01
	      1-2
	33775,93 
	9875,24 
	2201,63 
	0,00 
	21699,06 
	911 

	29-01-236-02
	      3
	28058,32 
	8607,80 
	4995,20 
	0,00 
	14455,32 
	772 

	29-01-236-03
	      4
	17670,07 
	6339,06 
	6339,77 
	0,00 
	4991,24 
	546 

	29-01-236-04
	      5
	19247,24 
	7058,88 
	7197,12 
	0,00 
	4991,24 
	608 

	29-01-236-05
	      6-7
	23285,61 
	8881,65 
	9992,82 
	0,00 
	4411,14 
	765 

	Таблица 29-01-237. Прием и выгрузка грунта на эстакаде 

   

	
	Измеритель: 100 м3 грунта

	
	Прием и выгрузка грунта на эстакаде:

	29-01-237-01
	      в бункер
	1726,64 
	288,99 
	1437,65 
	0,00 
	0,00 
	30,42 

	29-01-237-02
	      в автомашину
	1368,15 
	734,73 
	633,42 
	0,00 
	0,00 
	77,34 

	Таблица 29-01-238. Сооружение и разломка кессонного перекрытия из монолитного железобетона при проходке шахтных стволов 

   

	
	Измеритель: 100 м3 железобетона по проектному очертанию конструкции

	29-01-238-01
	Сооружение кессонного перекрытия из монолитного железобетона при проходке шахтных стволов
	144932,55 
	29836,80 
	7668,66 
	435,09 
	107427,09 
	2960 

	(201-9046)
	  Закладные и накладные детали из стали угловой, полосовой и труб, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(204-9001)
	  Арматура, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(204-9161)
	  Анкерные детали, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	
	Разломка кессонного перекрытия из монолитного железобетона при проходке шахтных стволов при бетоне класса:

	29-01-238-02
	      В15
	77854,09 
	32669,28 
	43103,69 
	0,00 
	2081,12 
	3241 

	29-01-238-03
	      В20
	99396,73 
	42043,68 
	55105,79 
	0,00 
	2247,26 
	4171 

	29-01-238-04
	      более В20
	117914,62 
	50178,24 
	65387,99 
	0,00 
	2348,39 
	4978 

	Таблица 29-01-239. Устройство железобетонного днища в шахтных стволах 

   

	
	Измеритель: 100 м3 бетона

	29-01-239-01
	Устройство железобетонного днища в шахтных стволах
	61569,40 
	4384,40 
	2202,56 
	0,00 
	54982,44 
	388 

	(204-9001)
	  Арматура, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	Таблица 29-01-240. Устройство железобетонных сопряжений колодца с коллектором 

   

	
	Измеритель: 100 м3 бетона в конструкции

	29-01-240-01
	Устройство железобетонных сопряжений колодца с коллектором
	69814,89 
	7906,41 
	2694,07 
	0,00 
	59214,41 
	681 

	(108-0011)
	  Металлоконструкции для проходческих работ мелкие, массой до 0,5 т из профилей, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(204-9001)
	  Арматура, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	Таблица 29-01-241. Установка опорных металлических башмаков, стальных колонн, устройство металлического обрамления проходов 

   

	
	Измеритель: 1 т металла

	
	Установка с помощью лебедок:

	29-01-241-01
	      опорных металлических башмаков
	17727,48 
	512,70 
	41,06 
	0,00 
	17173,72 
	44,16 

	29-01-241-02
	      стальных колонн
	11165,77 
	170,67 
	11,01 
	0,00 
	10984,09 
	14,7 

	(101-1714)
	  Болты с гайками и шайбами строительные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	29-01-241-03
	Устройство металлического обрамления проходов и колонн
	8316,15 
	367,92 
	186,09 
	0,00 
	7762,14 
	31,69 

	(108-0011)
	  Металлоконструкции для проходческих работ мелкие, массой до 0,5 т из профилей, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	Таблица 29-01-242. Устройство цементной стяжки толщиной 20 мм по изоляции сводов для тоннелей малого диаметра 

   

	
	Измеритель: 100 м2 поверхности

	29-01-242-01
	Устройство цементной стяжки толщиной 20 мм по изоляции сводов для тоннелей малого диаметра
	2150,90 
	1149,12 
	0,00 
	0,00 
	1001,78 
	114 

	Таблица 29-01-243. Закладка выработок бутовым камнем 

   

	
	Измеритель: 100 м3 кладки

	
	Закладка выработок бутовым камнем:

	29-01-243-01
	      насухо
	30129,82 
	3669,12 
	0,00 
	0,00 
	26460,70 
	364 

	29-01-243-02
	      на растворе
	51394,96 
	4636,80 
	0,00 
	0,00 
	46758,16 
	460 

	Таблица 29-01-244. Пробивка в бетоне гнезд 

   

	
	Измеритель: 100 м3 пробивки

	29-01-244-01
	Пробивка в бетоне гнезд
	286391,28 
	96173,28 
	190218,00 
	0,00 
	0,00 
	9541 

	Таблица 29-01-245. Устройство бетонной пробки в гидротехнических тоннелях 

   

	
	Измеритель: 100 м3 бетона в конструкции

	29-01-245-01
	Устройство бетонной пробки в гидротехнических тоннелях
	72171,40 
	3497,76 
	6563,31 
	316,33 
	62110,33 
	347 

	Таблица 29-01-246. Укладка в тоннелях малого диаметра железобетонных раструбных труб 

   

	
	Измеритель: 1 км трубопровода

	
	Укладка в тоннелях малого диаметра железобетонных раструбных труб диаметром:

	29-01-246-01
	      400 мм
	615597,34 
	11187,00 
	2800,00 
	0,00 
	601610,34 
	990 

	29-01-246-02
	      500 мм
	661514,02 
	13978,10 
	6415,20 
	0,00 
	641120,72 
	1237 

	29-01-246-03
	      600 мм
	729999,30 
	18452,90 
	7387,20 
	0,00 
	704159,20 
	1633 

	29-01-246-04
	      700 мм
	906919,84 
	21684,70 
	8845,20 
	0,00 
	876389,94 
	1919 

	29-01-246-05
	      800 мм
	1024969,66 
	24950,40 
	12013,92 
	0,00 
	988005,34 
	2208 

	Таблица 29-01-247. Укладка в тоннелях малого диаметра чугунных труб 

   

	
	Измеритель: 1 км трубопровода

	
	Укладка в тоннелях малого диаметра чугунных труб диаметром:

	29-01-247-01
	      200 мм
	300680,09 
	7262,80 
	1983,52 
	0,00 
	291433,77 
	670 

	29-01-247-02
	      300 мм
	504404,89 
	12064,92 
	4073,30 
	0,00 
	488266,67 
	1113 

	29-01-247-03
	      400 мм
	761040,23 
	17647,52 
	7056,72 
	0,00 
	736335,99 
	1628 

	29-01-247-04
	      500 мм
	1072434,55 
	24249,08 
	10283,76 
	0,00 
	1037901,71 
	2237 

	29-01-247-05
	      600 мм
	1297113,52 
	33690,72 
	17184,96 
	0,00 
	1246237,84 
	3108 

	29-01-247-06
	      700 мм
	1484125,46 
	37788,24 
	20470,32 
	0,00 
	1425866,90 
	3486 

	29-01-247-07
	      800 мм
	1734967,89 
	45191,96 
	24552,72 
	0,00 
	1665223,21 
	4169 

	Таблица 29-01-248. Укладка в тоннелях малого диаметра стальных труб 

   

	
	Измеритель: 1 км трубопровода

	
	Укладка в тоннелях малого диаметра стальных труб диаметром:

	29-01-248-01
	      800 мм
	3647719,46 
	48606,56 
	6697,92 
	0,00 
	3592414,98 
	4484 

	29-01-248-02
	      900 мм
	3509999,22 
	54178,32 
	7519,12 
	0,00 
	3448301,78 
	4998 

	29-01-248-03
	      1000 мм
	4954537,20 
	60096,96 
	8486,35 
	0,00 
	4885953,89 
	5544 

	29-01-248-04
	      1200 мм
	5976208,21 
	73755,36 
	11810,49 
	0,00 
	5890642,36 
	6804 

	29-01-248-05
	      1400 мм
	10277922,36
	85592,64 
	13504,17 
	0,00 
	10178825,55
	7896 

	Таблица 29-01-249. Укладка в тоннелях малого диаметра асбестоцементных безнапорных труб 

   

	
	Измеритель: 1 км трубопровода

	
	Укладка в тоннелях малого диаметра асбестоцементных безнапорных труб диаметром:

	29-01-249-01
	      200 мм
	61106,74 
	4682,88 
	2337,72 
	0,00 
	54086,14 
	432 

	29-01-249-02
	      250 мм
	95832,33 
	5463,36 
	2727,34 
	0,00 
	87641,63 
	504 

	29-01-249-03
	      300 мм
	103030,61 
	6861,72 
	3648,26 
	0,00 
	92520,63 
	633 

	29-01-249-04
	      400 мм
	171086,92 
	9138,12 
	4445,21 
	0,00 
	157503,59 
	843 

	29-01-249-05
	      500 мм
	245934,91 
	12184,16 
	5330,71 
	0,00 
	228420,04 
	1124 

	Таблица 29-01-250. Укладка в тоннелях малого диаметра керамических труб 

   

	
	Измеритель: 1 км трубопровода

	
	Укладка в тоннелях малого диаметра керамических труб диаметром:

	29-01-250-01
	      200 мм
	78156,23 
	8964,68 
	7951,79 
	0,00 
	61239,76 
	827 

	29-01-250-02
	      250 мм
	98630,41 
	11382,00 
	9616,53 
	0,00 
	77631,88 
	1050 

	29-01-250-03
	      300 мм
	137076,92 
	13886,04 
	10909,36 
	0,00 
	112281,52 
	1281 

	29-01-250-04
	      350 мм
	166462,62 
	16964,60 
	13123,11 
	0,00 
	136374,91 
	1565 

	29-01-250-05
	      400 мм
	195737,34 
	20032,32 
	15354,57 
	0,00 
	160350,45 
	1848 

	29-01-250-06
	      450 мм
	217225,23 
	22081,08 
	15460,83 
	0,00 
	179683,32 
	2037 

	29-01-250-07
	      500 мм
	269451,22 
	25268,04 
	16983,89 
	0,00 
	227199,29 
	2331 

	29-01-250-08
	      600 мм
	380106,71 
	30048,48 
	19534,13 
	0,00 
	330524,10 
	2772 

	Таблица 29-01-251. Устройство бетонного основания под трубопроводы в тоннелях 

   

	
	Измеритель: 100 м3 основания

	29-01-251-01
	Устройство бетонного основания под трубопроводы в тоннелях
	58223,98 
	2178,84 
	1105,90 
	0,00 
	54939,24 
	201 

	Таблица 29-01-252. Заполнение пространства между тоннелем и трубопроводом 

   

	
	Измеритель: 100 м3 заполнения

	
	Заполнение пространства между тоннелем и трубопроводом:

	29-01-252-01
	      песком
	7201,64 
	1491,84 
	560,60 
	150,20 
	5149,20 
	148 

	29-01-252-02
	      бетоном
	57591,97 
	1098,72 
	1554,01 
	0,00 
	54939,24 
	109 

	Таблица 29-01-253. Установка гильз из стальных труб 

   

	
	Измеритель: 10 шт. гильз

	
	Установка гильз из стальных труб диаметром:

	29-01-253-01
	      100 мм
	86,29 
	85,50 
	0,30 
	0,00 
	0,49 
	9 

	(103-9011)
	  Трубы стальные, (м)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	29-01-253-02
	      150 мм
	92,94 
	91,87 
	0,40 
	0,00 
	0,67 
	9,67 

	(103-9011)
	  Трубы стальные, (м)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	29-01-253-03
	      200 мм
	99,25 
	97,47 
	0,40 
	0,00 
	1,38 
	10,26 

	(103-9011)
	  Трубы стальные, (м)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	Таблица 29-01-254. Установка металлических закладных деталей 

   

	
	Измеритель: 1 т закладных деталей

	
	Установка металлических закладных деталей массой:

	29-01-254-01
	      до 4 кг
	14145,08 
	3991,68 
	1504,70 
	0,00 
	8648,70 
	396 

	29-01-254-02
	      до 20 кг
	9258,14 
	823,84 
	294,69 
	0,00 
	8139,61 
	81,73 

	29-01-254-03
	      до 60 кг
	8553,23 
	366,91 
	120,13 
	0,00 
	8066,19 
	36,4 

	29-01-254-04
	      до 100 кг
	8419,17 
	280,22 
	86,75 
	0,00 
	8052,20 
	27,8 

	Таблица 29-01-255. Укладка и разборка монтажных балок в щитовых камерах 

   

	
	Измеритель: 1 т балок

	29-01-255-01
	Укладка монтажных балок в щитовых камерах
	8735,38 
	689,37 
	17,56 
	0,00 
	8028,45 
	68,39 

	29-01-255-02
	Разборка монтажных балок в щитовых камерах
	401,27 
	391,41 
	8,49 
	0,00 
	1,37 
	38,83 

	Таблица 29-01-256. Устройство и разборка стяжек в тоннелях 

   

	
	Измеритель: 100 стяжек

	
	Устройство и разборка стяжек в перегонных тоннелях:

	29-01-256-01
	      легких
	4660,34 
	1514,20 
	3,83 
	0,00 
	3142,31 
	134 

	29-01-256-02
	      тяжелых
	7630,04 
	2124,40 
	6,76 
	0,00 
	5498,88 
	188 

	29-01-256-03
	Устройство и разборка стяжек в легких станционных тоннелях
	20838,24 
	2486,00 
	22,46 
	0,00 
	18329,78 
	220 

	
	Устройство и разборка стяжек в тяжелых станционных тоннелях:

	29-01-256-04
	      с одной муфтой
	22693,69 
	2768,50 
	24,32 
	0,00 
	19900,87 
	245 

	29-01-256-05
	      с двумя муфтами
	27356,15 
	5989,00 
	26,08 
	0,00 
	21341,07 
	530 

	29-01-256-06
	Устройство и разборка стяжек в легких эскалаторных тоннелях
	19710,50 
	2406,90 
	21,22 
	0,00 
	17282,38 
	213 

	
	Устройство и разборка стяжек в тяжелых эскалаторных тоннелях:

	29-01-256-07
	      с одной муфтой
	21041,64 
	2689,40 
	22,46 
	0,00 
	18329,78 
	238 

	29-01-256-08
	      с двумя муфтами
	25823,79 
	5898,60 
	24,32 
	0,00 
	19900,87 
	522 

	Таблица 29-01-257. Разломка стен и массивов из монолитного бетона и железобетона в подземных сооружениях 

   

	
	Измеритель: 100 м3 разбираемой конструкции

	
	Разломка в подземных сооружениях стен и массивов из монолитного бетона класса:

	29-01-257-01
	      В 7.5
	33359,46 
	9273,60 
	23955,93 
	0,00 
	129,93 
	920 

	29-01-257-02
	      В 12.5
	76051,22 
	20613,60 
	55197,01 
	0,00 
	240,61 
	2045 

	29-01-257-03
	      В 15
	115862,76 
	30925,44 
	84586,02 
	0,00 
	351,30 
	3068 

	29-01-257-04
	      В 20
	151548,93 
	40662,72 
	110394,15 
	0,00 
	492,06 
	4034 

	29-01-257-05
	      В 22.5
	173992,20 
	49865,76 
	123484,00 
	0,00 
	642,44 
	4947 

	
	Разломка в подземных сооружениях стен и массивов из монолитного железобетона класса:

	29-01-257-06
	      В 7.5
	38258,69 
	11612,16 
	24248,89 
	0,00 
	2397,64 
	1152 

	29-01-257-07
	      В 12.5
	81383,89 
	23355,36 
	55490,13 
	0,00 
	2538,40 
	2317 

	29-01-257-08
	      В 15
	122716,63 
	35138,88 
	84879,34 
	0,00 
	2698,41 
	3486 

	29-01-257-09
	      В 20
	159601,98 
	46035,36 
	110687,75 
	0,00 
	2878,87 
	4567 

	29-01-257-10
	      В 22.5
	182146,51 
	55258,56 
	123778,09 
	0,00 
	3109,86 
	5482 

	Таблица 29-01-258. Разломка массивов из бутового камня и кирпича в подземных сооружениях 

   

	
	Измеритель: 100 м3 разбираемой конструкции

	
	Разломка в подземных сооружениях:

	29-01-258-01
	      бутовых массивов
	14097,64 
	5765,76 
	8211,57 
	0,00 
	120,31 
	572 

	29-01-258-02
	      кирпичных массивов
	10259,39 
	5281,92 
	4877,61 
	0,00 
	99,86 
	524 

	Таблица 29-01-259. Засыпка шахтных стволов 

   

	
	Измеритель: 100 м3 засыпки в плотном теле

	
	Засыпка шахтных стволов:

	29-01-259-01
	      грунтом
	2998,80 
	582,64 
	2401,52 
	221,98 
	14,64 
	61,33 

	29-01-259-02
	      песком
	8148,00 
	582,64 
	2401,52 
	221,98 
	5163,84 
	61,33 

	Таблица 29-01-260. Засыпка грунтом пазух шахтных стволов 

   

	
	Измеритель: 100 м3 грунта

	
	Засыпка грунтом пазух шахтных стволов, группа грунтов:

	29-01-260-01
	      1
	901,71 
	852,91 
	0,00 
	0,00 
	48,80 
	89,78 

	29-01-260-02
	      2
	977,24 
	928,44 
	0,00 
	0,00 
	48,80 
	97,73 

	29-01-260-03
	      3
	1187,50 
	1187,50 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	125 

	29-01-260-04
	      4
	1406,00 
	1406,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	148 

	Раздел 2. ОТКРЫТЫЙ СПОСОБ РАБОТ 

   

	Подраздел 2.1 КРЕПЛЕНИЕ КОТЛОВАНОВ 

   

	Таблица 29-02-001. Погружение и извлечение одиночных свай для крепления котлована 

   

	
	Измеритель: 1 т свай

	
	Погружение стальных одиночных свай копровой установкой на базе экскаватора с дизельным молотом без установки наростка на сваи, при длине свай до 12 м, в грунтах группы:

	29-02-001-01
	      1
	8247,82 
	41,67 
	1005,45 
	65,05 
	7200,70 
	4,23 

	29-02-001-02
	      2
	9292,90 
	89,93 
	2002,27 
	127,09 
	7200,70 
	9,13 

	
	Погружение стальных одиночных свай копровой установкой на базе экскаватора с дизельным молотом с изготовлением и установкой наростка на сваи, при длине свай свыше 12 м, в грунтах группы:

	29-02-001-03
	      1
	9172,19 
	145,68 
	1172,26 
	75,32 
	7854,25 
	14,79 

	29-02-001-04
	      2
	10268,69 
	222,61 
	2166,86 
	136,68 
	7879,22 
	22,6 

	29-02-001-05
	Извлечение стальных одиночных свай
	1207,27 
	62,15 
	1134,04 
	82,60 
	11,08 
	6,31 

	Таблица 29-02-002. Установка стальных расстрелов 

   

	
	Измеритель: 1 т конструкций

	
	Установка стальных расстрелов:

	29-02-002-01
	      из профильной стали
	137,18 
	26,27 
	83,43 
	0,95 
	27,48 
	2,39 

	(108-9082)
	  Расстрелы стальные из профильной стали, (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	29-02-002-02
	      из труб
	138,86 
	39,78 
	84,09 
	0,95 
	14,99 
	3,62 

	(108-9081)
	  Расстрелы стальные из труб, (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	Таблица 29-02-003. Установка стальных продольных связей 

   

	
	Измеритель: 1 т балок

	29-02-003-01
	Установка стальных продольных связей
	424,01 
	186,83 
	137,28 
	0,95 
	99,90 
	17 

	(201-9402)
	  Конструкции стальные продольных связей, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	Таблица 29-02-004. Установка деревянных расстрелов 

   

	
	Измеритель: 1 м3 древесины в деле

	
	Установка деревянных расстрелов длиной:

	29-02-004-01
	      до 5,5 м
	862,35 
	66,49 
	66,22 
	2,98 
	729,64 
	6,75 

	29-02-004-02
	      более 5,5 м
	767,85 
	46,69 
	66,22 
	2,98 
	654,94 
	4,74 

	Таблица 29-02-005. Устройство забирки 

   

	
	Измеритель: 100 м2 забирки

	
	Устройство забирки:

	29-02-005-01
	      из досок толщиной 5 см
	7034,49 
	1513,85 
	179,87 
	6,91 
	5340,77 
	153,69 

	29-02-005-02
	      из брусков
	8178,88 
	1739,31 
	239,45 
	9,76 
	6200,12 
	176,58 

	Таблица 29-02-006. Снятие стальных расстрелов 

   

	
	Измеритель: 1 т конструкций

	
	Снятие стальных расстрелов:

	29-02-006-01
	      из профильной стали
	144,59 
	14,51 
	114,45 
	10,57 
	15,63 
	1,32 

	29-02-006-02
	      из труб
	158,62 
	20,88 
	115,14 
	10,57 
	22,60 
	1,9 

	Таблица 29-02-007. Снятие продольных связей 

   

	
	Измеритель: 1 т балок

	29-02-007-01
	Снятие продольных связей
	381,68 
	57,48 
	250,73 
	13,28 
	73,47 
	5,23 

	Таблица 29-02-008. Снятие деревянных расстрелов и элементов крепления 

   

	
	Измеритель: 1 м3 древесины

	
	Снятие деревянных расстрелов и элементов крепления длиной:

	29-02-008-01
	      до 5,5 м
	67,76 
	38,32 
	29,44 
	1,49 
	0,00 
	3,89 

	29-02-008-02
	      более 5,5 м
	57,32 
	27,88 
	29,44 
	1,49 
	0,00 
	2,83 

	Таблица 29-02-010. Сооружение пионерной траншеи с использованием стальной опалубки 

   

	
	Измеритель: 1 м3 конструктивного объема траншей

	29-02-010-01
	Сооружение пионерной траншеи с использованием стальной опалубки
	1123,86 
	65,26 
	376,00 
	24,74 
	682,60 
	6,02 

	(204-9120)
	  Каркасы арматурные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,22)  
	-  

	Подраздел 2.2 ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ 

   

	Таблица 29-02-018. Разработка грунта в котлованах со свайным креплением 

   

	
	Измеритель: 100 м3 грунта

	
	Разработка грунта в котлованах глубиной 7,5 м со свайным креплением стен, группа грунта:

	29-02-018-01
	      1
	737,34 
	8,08 
	728,48 
	133,60 
	0,78 
	0,82 

	29-02-018-02
	      2
	867,20 
	9,85 
	856,31 
	157,05 
	1,04 
	1 

	29-02-018-03
	      3
	1098,06 
	12,71 
	1084,04 
	198,81 
	1,31 
	1,29 

	
	Разработка грунта в котлованах глубиной до 10 м со свайным креплением стен, группа грунта:

	29-02-018-04
	      1
	1057,04 
	8,18 
	1048,08 
	198,08 
	0,78 
	0,83 

	29-02-018-05
	      2
	1300,44 
	9,95 
	1289,45 
	243,72 
	1,04 
	1,01 

	29-02-018-06
	      3
	1681,38 
	12,81 
	1667,26 
	315,01 
	1,31 
	1,3 

	
	Разработка грунта в котлованах глубиной более 10 м со свайным креплением стен, группа грунта:

	29-02-018-07
	      1
	2630,16 
	8,27 
	2621,11 
	498,34 
	0,78 
	0,84 

	29-02-018-08
	      2
	3023,41 
	10,05 
	3012,32 
	572,73 
	1,04 
	1,02 

	29-02-018-09
	      3
	3973,46 
	12,90 
	3959,25 
	752,76 
	1,31 
	1,31 

	Таблица 29-02-019. Разработка грунта в котлованах с откосами 

   

	
	Измеритель: 100 м3 грунта

	
	Разработка грунта в котлованах с откосами, группа грунта:

	29-02-019-01
	      1
	597,11 
	8,08 
	588,25 
	107,88 
	0,78 
	0,82 

	29-02-019-02
	      2
	733,47 
	9,85 
	722,58 
	132,54 
	1,04 
	1 

	29-02-019-03
	      3
	919,04 
	12,71 
	905,02 
	165,98 
	1,31 
	1,29 

	Таблица 29-02-020. Разработка грунта на временном отвале для обратной засыпки 

   

	
	Измеритель: 100 м3 грунта

	
	Разработка грунта на временном отвале для обратной засыпки, группа грунта:

	29-02-020-01
	      1
	437,01 
	8,08 
	428,15 
	78,52 
	0,78 
	0,82 

	29-02-020-02
	      2
	533,05 
	9,85 
	522,16 
	95,77 
	1,04 
	1 

	29-02-020-03
	      3
	678,90 
	12,71 
	664,88 
	121,95 
	1,31 
	1,29 

	Таблица 29-02-021. Разработка грунта, находящегося на расстоянии до 5 м от подвешенных коммуникаций 

   

	
	Измеритель: 100 м3 грунта

	
	Разработка грунта, находящегося на расстоянии до 5 м от подвешенных коммуникаций:

	29-02-021-01
	      2
	2712,52 
	23,94 
	2687,54 
	320,88 
	1,04 
	2,43 

	29-02-021-02
	      3
	3125,22 
	37,53 
	3086,38 
	328,37 
	1,31 
	3,81 

	Таблица 29-02-022. Разработка грунта в котлованах при сооружении камер со свайным креплением глубиной до 18-20 м 

   

	
	Измеритель: 100 м3 грунта

	
	Разработка грунта в котлованах при сооружении камер со свайным креплением глубиной до 18-20 м, группа грунта:

	29-02-022-01
	      2
	2414,23 
	9,95 
	2403,24 
	255,72 
	1,04 
	1,01 

	29-02-022-02
	      3
	3122,98 
	12,81 
	3108,86 
	330,75 
	1,31 
	1,3 

	Таблица 29-02-023. Разработка грунта в торцах котлована со свайным креплением стен 

   

	
	Измеритель: 100 м3 грунта

	
	Разработка грунта в торцах котлована со свайным креплением стен, группа грунта:

	29-02-023-01
	      2
	3074,19 
	9,95 
	3063,20 
	380,58 
	1,04 
	1,01 

	29-02-023-02
	      3
	3760,01 
	12,81 
	3745,89 
	465,50 
	1,31 
	1,3 

	Таблица 29-02-024. Разработка котлованов под перекрытия тоннелей 

   

	
	Измеритель: 100 м3 грунта

	
	Разработка котлованов под перекрытия тоннелей с выдачей автомобильными кранами грунта группы:

	29-02-024-01
	      1
	11263,94 
	2147,30 
	9116,64 
	556,77 
	0,00 
	218 

	(407-9252)
	  Масса грунта, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(160)  
	-  

	29-02-024-02
	      2
	16092,83 
	2984,75 
	13108,08 
	800,53 
	0,00 
	303,02 

	(407-9252)
	  Масса грунта, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(170)  
	-  

	29-02-024-03
	      3
	27622,29 
	4154,73 
	23443,17 
	1414,88 
	24,39 
	421,8 

	(407-9252)
	  Масса грунта, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(190)  
	-  

	29-02-024-04
	      4
	38528,29 
	5772,89 
	32731,01 
	1975,44 
	24,39 
	586,08 

	(407-9252)
	  Масса грунта, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(195)  
	-  

	
	Разработка ядра тоннелей с выдачей автомобильными кранами грунта группы:

	29-02-024-05
	      1
	11004,78 
	2200,98 
	8803,80 
	537,66 
	0,00 
	223,45 

	(407-9252)
	  Масса грунта, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(160)  
	-  

	29-02-024-06
	      2
	15820,71 
	3027,69 
	12793,02 
	781,29 
	0,00 
	307,38 

	(407-9252)
	  Масса грунта, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(170)  
	-  

	29-02-024-07
	      3
	27329,10 
	4176,60 
	23128,11 
	1395,92 
	24,39 
	424,02 

	(407-9252)
	  Масса грунта, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(190)  
	-  

	29-02-024-08
	      4
	38297,38 
	5783,82 
	32489,17 
	1960,18 
	24,39 
	587,19 

	(407-9252)
	  Масса грунта, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(195)  
	-  

	Таблица 29-02-025. Разработка ранее замороженного грунта при проходке наклонного тоннеля 

   

	
	Измеритель: 100 м3 грунта

	
	Разработка ранее замороженного грунта в котловане с включениями труб и бетонных массивов, группа грунта:

	29-02-025-01
	      1-2
	6544,45 
	11,52 
	6530,96 
	722,23 
	1,97 
	1,17 

	29-02-025-02
	      3
	9490,42 
	14,97 
	9473,48 
	1047,88 
	1,97 
	1,52 

	Таблица 29-02-026. Обратная засыпка котлована 

   

	
	Измеритель: 100 м3 материала для засыпки

	29-02-026-01
	Обратная засыпка конструкций станции и перегонных тоннелей в котлованах с креплением при подаче грунта к месту засыпки экскаватором с грейферным ковшом и его уплотнением пневматическими трамбовками
	7384,48 
	570,12 
	6789,96 
	500,78 
	24,40 
	57,88 

	(407-9085)
	  Грунт, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(110)  
	-  

	29-02-026-02
	Обратная засыпка пространства между перегонными тоннелями и защитными стенами с уплотнением пневматическими катками при подаче материала для засыпки экскаватором с грейферным ковшом
	2353,60 
	32,21 
	2296,99 
	177,50 
	24,40 
	3,27 

	(407-9085)
	  Грунт, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(110)  
	-  

	29-02-026-03
	Обратная засыпка грунтом (песком) бульдозером с уплотнением пневматическими катками перекрытий тоннелей в котлованах с креплением и откосами
	1286,34 
	23,05 
	1238,89 
	134,60 
	24,40 
	2,34 

	(407-9085)
	  Грунт, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(110)  
	-  

	Таблица 29-02-027. Разбивка железобетонных конструкций экскаватором с гидромолотом с погрузкой в автомобили-самосвалы 

   

	
	Измеритель: 1 м3 железобетона

	
	Разбивка железобетонных конструкций экскаватором с гидромолотом с погрузкой в автомобили-самосвалы при толщине разбиваемого слоя:

	29-02-027-01
	      до 0,5 м
	509,87 
	9,26 
	496,31 
	51,22 
	4,30 
	0,94 

	29-02-027-02
	      до 1 м
	672,08 
	13,99 
	651,36 
	67,21 
	6,73 
	1,42 

	29-02-027-03
	      свыше 1 м
	771,05 
	18,62 
	743,44 
	76,69 
	8,99 
	1,89 

	Подраздел 2.3 МОНОЛИТНЫЕ БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ 

   

	Таблица 29-02-034. Монолитные бетонные и железобетонные прогоны, плиты и лотки тоннелей и фундаменты под оборудование 

   

	
	Измеритель: 100 м3 бетона в конструкции

	
	Устройство монолитных железобетонных фундаментных прогонов площадью сечения:

	29-02-034-01
	      до 2 м2
	10409,77 
	4058,85 
	1848,61 
	63,55 
	4502,31 
	396,76 

	(204-9010)
	  Арматурная сталь в стержнях, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(401-9001)
	  Бетонные смеси готовые к употреблению, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(101,5)  
	-  

	29-02-034-02
	      более 2 м2
	6090,01 
	2531,21 
	973,42 
	31,57 
	2585,38 
	247,43 

	(204-9010)
	  Арматурная сталь в стержнях, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(401-9001)
	  Бетонные смеси готовые к употреблению, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(101,5)  
	-  

	29-02-034-03
	Устройство монолитных железобетонных плит наклонного хода
	42632,72 
	13046,32 
	3997,34 
	138,75 
	25589,06 
	1275,3 

	(204-9010)
	  Арматурная сталь в стержнях, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(401-9001)
	  Бетонные смеси готовые к употреблению, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(101,5)  
	-  

	
	Устройство монолитных лотков тоннеля:

	29-02-034-04
	      бетонных
	3423,98 
	1041,52 
	841,29 
	26,96 
	1541,17 
	101,81 

	(401-9001)
	  Бетонные смеси готовые к употреблению, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(102)  
	-  

	29-02-034-05
	      железобетонных
	5376,19 
	2363,95 
	920,63 
	33,20 
	2091,61 
	231,08 

	(204-9010)
	  Арматурная сталь в стержнях, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(401-9001)
	  Бетонные смеси готовые к употреблению, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(101,5)  
	-  

	29-02-034-06
	Устройство монолитных железобетонных смотровых ям в тупиках
	8299,93 
	4415,68 
	922,22 
	29,67 
	2962,03 
	431,64 

	(204-9010)
	  Арматурная сталь в стержнях, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(401-9001)
	  Бетонные смеси готовые к употреблению, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(101,5)  
	-  

	
	Устройство монолитных железобетонных фундаментов:

	29-02-034-07
	      под редукторы
	9165,12 
	3534,77 
	1136,83 
	39,97 
	4493,52 
	345,53 

	(204-9010)
	  Арматурная сталь в стержнях, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(401-9001)
	  Бетонные смеси готовые к употреблению, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(101,5)  
	-  

	29-02-034-08
	      под эскалаторы
	22329,00 
	7437,52 
	3155,24 
	113,14 
	11736,24 
	727,03 

	(204-9010)
	  Арматурная сталь в стержнях, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(401-9001)
	  Бетонные смеси готовые к употреблению, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(101,5)  
	-  

	Таблица 29-02-035. Монолитные, бетонные и железобетонные боковые стены 

   

	
	Измеритель: 100 м3 бетона по проектному наружному очертанию конструкции

	29-02-035-01
	Устройство в котлованах с откосами монолитных бетонных боковых стен в деревянной опалубке
	22272,71 
	5084,72 
	2571,78 
	90,65 
	14616,21 
	497,04 

	(201-0768)
	  Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(401-9001)
	  Бетонные смеси готовые к употреблению, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(102)  
	-  

	
	Устройство в котлованах с откосами монолитных бетонных боковых стен в стальной передвижной опалубке:

	29-02-035-02
	      для перегонных тоннелей
	9916,99 
	2074,03 
	4950,03 
	17,75 
	2892,93 
	202,74 

	(401-9001)
	  Бетонные смеси готовые к употреблению, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(102)  
	-  

	29-02-035-03
	      для станционных тоннелей
	15988,29 
	2085,18 
	4950,03 
	17,75 
	8953,08 
	203,83 

	(401-9001)
	  Бетонные смеси готовые к употреблению, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(102)  
	-  

	
	Устройство в котлованах с откосами монолитных железобетонных боковых стен в деревянной опалубке при толщине стен:

	29-02-035-04
	      до 400 мм
	35940,20 
	9321,99 
	4206,65 
	150,41 
	22411,56 
	911,24 

	(201-0768)
	  Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(204-9120)
	  Каркасы арматурные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(401-9001)
	  Бетонные смеси готовые к употреблению, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(101,5)  
	-  

	29-02-035-05
	      более 400 мм
	22933,06 
	5976,78 
	2730,93 
	97,42 
	14225,35 
	584,24 

	(201-0768)
	  Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(204-9120)
	  Каркасы арматурные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(401-9001)
	  Бетонные смеси готовые к употреблению, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(101,5)  
	-  

	
	Устройство в котлованах с откосами монолитных бетонных боковых стен в стальной передвижной опалубке при толщине стен более 300 мм:

	29-02-035-06
	      для перегонных тоннелей
	11944,25 
	3144,50 
	5476,63 
	35,50 
	3323,12 
	307,38 

	(204-9120)
	  Каркасы арматурные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(401-9001)
	  Бетонные смеси готовые к употреблению, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(101,5)  
	-  

	29-02-035-07
	      для станционных тоннелей
	17585,36 
	3155,65 
	5476,63 
	35,50 
	8953,08 
	308,47 

	(204-9120)
	  Каркасы арматурные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(401-9001)
	  Бетонные смеси готовые к употреблению, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(101,5)  
	-  

	29-02-035-08
	Устройство в котлованах с креплением монолитных бетонных боковых стен в деревянной опалубке
	11569,65 
	3445,57 
	531,94 
	0,00 
	7592,14 
	336,81 

	(201-0768)
	  Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(401-9001)
	  Бетонные смеси готовые к употреблению, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(102)  
	-  

	
	Устройство в котлованах с креплением монолитных бетонных боковых стен в стальной передвижной опалубке:

	29-02-035-09
	      для перегонных тоннелей
	8313,48 
	1661,45 
	4749,62 
	13,41 
	1902,41 
	162,41 

	(401-9001)
	  Бетонные смеси готовые к употреблению, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(102)  
	-  

	29-02-035-10
	      для станционных тоннелей
	9611,50 
	1661,45 
	4749,62 
	13,41 
	3200,43 
	162,41 

	(401-9001)
	  Бетонные смеси готовые к употреблению, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(102)  
	-  

	
	Устройство в котлованах с креплением монолитных железобетонных боковых стен в деревянной опалубке при толщине стен:

	29-02-035-11
	      до 400 мм
	21515,61 
	7080,69 
	2354,72 
	83,06 
	12080,20 
	692,15 

	(201-0768)
	  Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(204-9120)
	  Каркасы арматурные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(401-9001)
	  Бетонные смеси готовые к употреблению, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(101,5)  
	-  

	29-02-035-12
	      более 400 мм
	13652,93 
	4516,03 
	1544,76 
	54,34 
	7592,14 
	441,45 

	(201-0768)
	  Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(204-9120)
	  Каркасы арматурные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(401-9001)
	  Бетонные смеси готовые к употреблению, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(101,5)  
	-  

	
	Устройство в котлованах с откосами монолитных железобетонных боковых стен в стальной передвижной опалубке при толщине стен более 300 мм:

	29-02-035-13
	      для перегонных тоннелей
	9835,06 
	2720,77 
	5211,88 
	27,24 
	1902,41 
	265,96 

	(204-9120)
	  Каркасы арматурные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(401-9001)
	  Бетонные смеси готовые к употреблению, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(101,5)  
	-  

	29-02-035-14
	      для станционных тоннелей
	11133,08 
	2720,77 
	5211,88 
	27,24 
	3200,43 
	265,96 

	(204-9120)
	  Каркасы арматурные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(401-9001)
	  Бетонные смеси готовые к употреблению, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(101,5)  
	-  

	
	Устройство в котлованах с откосами монолитных бетонных боковых стен в деревянной опалубке:

	29-02-035-15
	      в траншеях
	12249,54 
	5798,36 
	476,46 
	0,00 
	5974,72 
	566,8 

	(201-0768)
	  Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(401-9001)
	  Бетонные смеси готовые к употреблению, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(102)  
	-  

	29-02-035-16
	      в колодцах
	9152,49 
	4214,96 
	471,61 
	0,00 
	4465,92 
	412,02 

	(201-0768)
	  Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(401-9001)
	  Бетонные смеси готовые к употреблению, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(102)  
	-  

	Таблица 29-02-036. Монолитные бетонные и железобетонные средние стены 

   

	
	Измеритель: 100 м3 бетона по проектному наружному очертанию конструкции

	29-02-036-01
	Устройство монолитных средних бетонных стен в деревянной опалубке
	42945,45 
	11819,74 
	1704,12 
	0,00 
	29421,59 
	1155,4 

	(201-0768)
	  Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(401-9001)
	  Бетонные смеси готовые к употреблению, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(102)  
	-  

	
	Устройство монолитных средних бетонных стен в стальной опалубке:

	29-02-036-02
	      для перегонных тоннелей
	12998,17 
	3244,85 
	5453,62 
	23,44 
	4299,70 
	317,19 

	(401-9001)
	  Бетонные смеси готовые к употреблению, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(102)  
	-  

	29-02-036-03
	      для станционных тоннелей
	20215,95 
	3244,85 
	5453,62 
	23,44 
	11517,48 
	317,19 

	(401-9001)
	  Бетонные смеси готовые к употреблению, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(102)  
	-  

	29-02-036-04
	Устройство монолитных средних железобетонных стен в деревянной опалубке
	48495,04 
	14526,60 
	4546,85 
	160,84 
	29421,59 
	1420 

	(201-0768)
	  Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(204-9120)
	  Каркасы арматурные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(401-9001)
	  Бетонные смеси готовые к употреблению, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(101,5)  
	-  

	
	Устройство монолитных средних железобетонных стен в стальной опалубке:

	29-02-036-05
	      для перегонных тоннелей
	15849,73 
	5396,94 
	6153,09 
	46,07 
	4299,70 
	527,56 

	(204-9120)
	  Каркасы арматурные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(401-9001)
	  Бетонные смеси готовые к употреблению, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(101,5)  
	-  

	29-02-036-06
	      для станционных тоннелей
	23078,66 
	5408,09 
	6153,09 
	46,07 
	11517,48 
	528,65 

	(204-9120)
	  Каркасы арматурные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(401-9001)
	  Бетонные смеси готовые к употреблению, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(101,5)  
	-  

	Таблица 29-02-037. Монолитные перекрытия тоннелей 

   

	
	Измеритель: 100 м3 бетона по проектному наружному очертанию конструкции

	29-02-037-01
	Устройство монолитных железобетонных плоских перекрытий толщиной до 400 мм в деревянной опалубке
	18050,68 
	5006,66 
	2146,64 
	78,18 
	10897,38 
	489,41 

	(201-0768)
	  Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(204-9120)
	  Каркасы арматурные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(401-9001)
	  Бетонные смеси готовые к употреблению, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(101,5)  
	-  

	
	Устройство монолитных железобетонных плоских перекрытий толщиной до 400 мм в стальной опалубке:

	29-02-037-02
	      для перегонных тоннелей
	11295,72 
	2642,72 
	5449,57 
	37,80 
	3203,43 
	258,33 

	(204-9120)
	  Каркасы арматурные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(401-9001)
	  Бетонные смеси готовые к употреблению, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(101,5)  
	-  

	29-02-037-03
	      для станционных тоннелей
	13523,72 
	2653,87 
	5449,57 
	37,80 
	5420,28 
	259,42 

	(204-9120)
	  Каркасы арматурные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(401-9001)
	  Бетонные смеси готовые к употреблению, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(101,5)  
	-  

	29-02-037-04
	Устройство монолитных железобетонных плоских перекрытий толщиной более 400 мм в деревянной опалубке
	16361,07 
	4638,69 
	2407,94 
	91,19 
	9314,44 
	453,44 

	(201-0768)
	  Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(204-9120)
	  Каркасы арматурные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(401-9001)
	  Бетонные смеси готовые к употреблению, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(101,5)  
	-  

	
	Устройство монолитных железобетонных плоских перекрытий толщиной более 400 мм в стальной опалубке:

	29-02-037-05
	      для перегонных тоннелей
	12327,50 
	2676,17 
	6047,04 
	62,60 
	3604,29 
	261,6 

	(204-9120)
	  Каркасы арматурные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(401-9001)
	  Бетонные смеси готовые к употреблению, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(101,5)  
	-  

	29-02-037-06
	      для станционных тоннелей
	14533,67 
	2676,17 
	6036,37 
	62,60 
	5821,13 
	261,6 

	(204-9120)
	  Каркасы арматурные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(401-9001)
	  Бетонные смеси готовые к употреблению, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(101,5)  
	-  

	29-02-037-07
	Устройство монолитных железобетонных ребристых перекрытий в деревянной опалубке
	23814,55 
	6422,80 
	2284,76 
	78,18 
	15106,99 
	627,84 

	(201-0768)
	  Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(204-9010)
	  Арматурная сталь в стержнях, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(401-9001)
	  Бетонные смеси готовые к употреблению, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(101,5)  
	-  

	
	Устройство монолитных сводов в деревянной опалубке:

	29-02-037-08
	      бетонных
	12645,61 
	4237,27 
	528,95 
	15,31 
	7879,39 
	414,2 

	(201-0768)
	  Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(401-9001)
	  Бетонные смеси готовые к употреблению, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(102)  
	-  

	29-02-037-09
	      железобетонных
	13737,96 
	4516,03 
	965,14 
	34,15 
	8256,79 
	441,45 

	(201-0768)
	  Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(204-9010)
	  Арматурная сталь в стержнях, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(401-9001)
	  Бетонные смеси готовые к употреблению, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(101,5)  
	-  

	Таблица 29-02-038. Устройство монолитных железобетонных платформ 

   

	
	Измеритель: 100 м3 конструкций по проекту

	29-02-038-01
	Устройство монолитных железобетонных платформ
	51109,13 
	17391,00 
	4926,37 
	177,37 
	28791,76 
	1700 

	(204-9120)
	  Каркасы арматурные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(8,69)  
	-  

	(401-9001)
	  Бетонные смеси готовые к употреблению, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(101,5)  
	-  

	Таблица 29-02-044. Бетонирование разрывов между блоками в лотке 

   

	
	Измеритель: 100 м3 бетона по проекту

	29-02-044-01
	Бетонирование разрывов между блоками в лотке
	9091,22 
	7907,79 
	943,07 
	0,00 
	240,36 
	773 

	(204-9001)
	  Арматура, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(4,51)  
	-  

	(401-9001)
	  Бетонные смеси готовые к употреблению, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(106)  
	-  

	Таблица 29-02-045. Устройство армокирпичных перегородок 

   

	
	Измеритель: 100 м2 перегородок

	29-02-045-01
	Устройство армокирпичных перегородок
	14965,68 
	1248,88 
	1176,23 
	21,82 
	12540,57 
	122,08 

	Подраздел 2.4 СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ 

   

	Таблица 29-02-050. Сборные конструкции тоннелей и станций, сооружаемых открытым способом 

   

	
	Измеритель: 100 м3 сборных железобетонных конструкций

	
	Укладка сборных железобетонных лотковых плит массой:

	29-02-050-01
	      до 5 т
	94471,58 
	3083,76 
	2999,41 
	363,00 
	88388,41 
	284,48 

	29-02-050-02
	      более 5 т
	92454,81 
	922,70 
	911,35 
	110,30 
	90620,76 
	85,12 

	
	Укладка сборных железобетонных фундаментных блоков:

	29-02-050-03
	      колонн
	90871,53 
	2743,82 
	1181,18 
	142,95 
	86946,53 
	253,12 

	29-02-050-04
	      стен
	89230,93 
	1161,83 
	1181,18 
	142,95 
	86887,92 
	107,18 

	
	Установка сборных железобетонных панелей:

	29-02-050-05
	      средней стены перегонного тоннеля
	90546,64 
	3071,62 
	953,02 
	102,84 
	86522,00 
	283,36 

	29-02-050-06
	      крайней стены перегонного тоннеля с монолитным стыком
	93091,25 
	3035,20 
	1019,07 
	110,84 
	89036,98 
	280 

	29-02-050-07
	      крайней стены станционного тоннеля со сварным стыком
	96073,23 
	3692,08 
	2264,78 
	224,12 
	90116,37 
	388,64 

	29-02-050-08
	Установка сборных железобетонных колонн
	100117,29 
	7089,87 
	1729,61 
	159,35 
	91297,81 
	703,36 

	29-02-050-09
	Укладка сборных железобетонных прогонов
	92194,93 
	2630,48 
	2428,00 
	256,37 
	87136,45 
	260,96 

	
	Укладка сборных железобетонных плит перекрытия массой:

	29-02-050-10
	      до 5 т
	92907,96 
	2064,16 
	3677,76 
	440,10 
	87166,04 
	217,28 

	29-02-050-11
	      более 5 т
	95368,28 
	1478,96 
	4888,91 
	576,69 
	89000,41 
	155,68 

	29-02-050-12
	Устройство цельносекционной обделки перегонных тоннелей
	94855,18 
	1454,16 
	136,08 
	0,00 
	93264,94 
	146 

	Подраздел 2.5 ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ 

   

	Таблица 29-02-053. Устройство наружной оклеечной гидроизоляции стен 

   

	
	Измеритель: 100 м2 поверхности

	
	Устройство наружной оклеечной гидроизоляции стен в котлованах по защитным стенам в 1/2 кирпича:

	29-02-053-01
	      в 3 слоя гидроизоляционного материала
	23224,96 
	4105,81 
	4481,39 
	508,54 
	14637,76 
	401,35 

	(113-9051)
	  Материалы гидроизоляционные рулонные, (м2)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(492)  
	-  

	29-02-053-02
	      в 4 слоя гидроизоляционного материала
	24646,58 
	4571,58 
	4914,61 
	591,54 
	15160,39 
	446,88 

	(113-9051)
	  Материалы гидроизоляционные рулонные, (м2)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(643)  
	-  

	
	Устройство наружной оклеечной гидроизоляции стен в котлованах по защитным стенам в 1/4 кирпича:

	29-02-053-03
	      в 3 слоя гидроизоляционного материала
	18172,21 
	3905,81 
	4337,18 
	499,79 
	9929,22 
	381,8 

	(113-9051)
	  Материалы гидроизоляционные рулонные, (м2)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(492)  
	-  

	29-02-053-04
	      в 4 слоя гидроизоляционного материала
	19645,70 
	4423,45 
	4770,40 
	582,48 
	10451,85 
	432,4 

	(113-9051)
	  Материалы гидроизоляционные рулонные, (м2)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(643)  
	-  

	
	Устройство наружной оклеечной гидроизоляции стен в котлованах по защитным стенам из железобетонных плит:

	29-02-053-05
	      в 3 слоя гидроизоляционного материала
	15824,75 
	4282,28 
	4126,40 
	486,56 
	7416,07 
	418,6 

	(113-9051)
	  Материалы гидроизоляционные рулонные, (м2)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(492)  
	-  

	29-02-053-06
	      в 4 слоя гидроизоляционного материала
	17509,03 
	4799,92 
	4770,40 
	582,48 
	7938,71 
	469,2 

	(113-9051)
	  Материалы гидроизоляционные рулонные, (м2)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(643)  
	-  

	
	Устройство наружной оклеечной гидроизоляции стен в траншеях по защитным стенам в 1/2 кирпича:

	29-02-053-07
	      в 3 слоя гидроизоляционного материала
	28672,21 
	6449,20 
	4849,71 
	570,09 
	17373,30 
	630,42 

	(113-9051)
	  Материалы гидроизоляционные рулонные, (м2)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(580)  
	-  

	29-02-053-08
	      в 4 слоя гидроизоляционного материала
	30296,86 
	7055,63 
	5302,92 
	660,55 
	17938,31 
	689,7 

	(113-9051)
	  Материалы гидроизоляционные рулонные, (м2)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(742)  
	-  

	
	Устройство наружной оклеечной гидроизоляции стен в колодцах по защитным стенам в 1/2 кирпича:

	29-02-053-09
	      в 3 слоя гидроизоляционного материала
	30877,37 
	7242,23 
	5470,82 
	695,93 
	18164,32 
	707,94 

	(113-9051)
	  Материалы гидроизоляционные рулонные, (м2)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(774)  
	-  

	29-02-053-10
	      в 4 слоя гидроизоляционного материала
	32802,13 
	7976,94 
	5996,99 
	802,18 
	18828,20 
	779,76 

	(113-9051)
	  Материалы гидроизоляционные рулонные, (м2)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(969)  
	-  

	Таблица 29-02-054. Устройство наружной оклеечной гидроизоляции перекрытий 

   

	
	Измеритель: 100 м2 поверхности

	
	Устройство наружной оклеечной гидроизоляции перекрытий с неармированным защитным слоем:

	29-02-054-01
	      в 3 слоя гидроизоляционного материала
	9544,47 
	1618,39 
	2034,06 
	360,28 
	5892,02 
	158,2 

	(113-9051)
	  Материалы гидроизоляционные рулонные, (м2)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(465)  
	-  

	29-02-054-02
	      в 4 слоя гидроизоляционного материала
	10783,89 
	1901,96 
	2467,28 
	443,63 
	6414,65 
	185,92 

	(113-9051)
	  Материалы гидроизоляционные рулонные, (м2)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(614)  
	-  

	
	Устройство наружной оклеечной гидроизоляции перекрытий с армированным защитным слоем одной сеткой:

	29-02-054-03
	      в 3 слоя гидроизоляционного материала
	11447,62 
	1641,51 
	2060,47 
	360,84 
	7745,64 
	160,46 

	(113-9051)
	  Материалы гидроизоляционные рулонные, (м2)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(465)  
	-  

	29-02-054-04
	      в 4 слоя гидроизоляционного материала
	12688,84 
	1924,88 
	2495,69 
	443,84 
	8268,27 
	188,16 

	(113-9051)
	  Материалы гидроизоляционные рулонные, (м2)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(614)  
	-  

	29-02-054-05
	При увеличении числа сеток на каждую сетку добавлять к расценкам 29-02-054-3, 29-02-054-4
	4799,11 
	268,03 
	23,41 
	0,27 
	4507,67 
	26,2 

	Таблица 29-02-055. Устройство наружной оклеечной гидроизоляции лотков 

   

	
	Измеритель: 100 м2 поверхности

	
	Устройство наружной оклеечной гидроизоляции лотков в котлованах:

	29-02-055-01
	      в 3 слоя гидроизоляционного материала
	16965,20 
	2018,28 
	1839,00 
	345,86 
	13107,92 
	197,29 

	(113-9051)
	  Материалы гидроизоляционные рулонные, (м2)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(465)  
	-  

	29-02-055-02
	      в 4 слоя гидроизоляционного материала
	18255,57 
	2352,80 
	2272,22 
	428,93 
	13630,55 
	229,99 

	(113-9051)
	  Материалы гидроизоляционные рулонные, (м2)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(614)  
	-  

	
	Устройство наружной оклеечной гидроизоляции лотков под подошвой стен в траншеях:

	29-02-055-03
	      в 3 слоя гидроизоляционного материала
	29116,65 
	5987,93 
	2848,83 
	538,01 
	20279,89 
	585,33 

	(113-9051)
	  Материалы гидроизоляционные рулонные, (м2)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(751)  
	-  

	29-02-055-04
	      в 4 слоя гидроизоляционного материала
	30765,85 
	6344,75 
	3434,95 
	650,18 
	20986,15 
	620,21 

	(113-9051)
	  Материалы гидроизоляционные рулонные, (м2)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(958)  
	-  

	
	Устройство наружной оклеечной гидроизоляции лотков под подошвой стен в колодцах:

	29-02-055-05
	      в 3 слоя гидроизоляционного материала
	38876,66 
	12685,20 
	3299,16 
	668,55 
	22892,30 
	1240 

	(113-9051)
	  Материалы гидроизоляционные рулонные, (м2)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(953)  
	-  

	29-02-055-06
	      в 4 слоя гидроизоляционного материала
	41997,09 
	14272,90 
	3970,25 
	807,00 
	23753,94 
	1395,2 

	(113-9051)
	  Материалы гидроизоляционные рулонные, (м2)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1200)  
	-  

	Таблица 29-02-056. Устройство наружной гидроизоляции стен из наплавляемых материалов 

   

	
	Измеритель: 100 м2 поверхности

	
	Устройство наружной гидроизоляции стен из наплавляемых материалов с защитным слоем в 1/2 кирпича:

	29-02-056-01
	      в 2 слоя гидроизоляционного материала
	19564,43 
	3282,30 
	2824,91 
	155,02 
	13457,22 
	320,85 

	(113-9051)
	  Материалы гидроизоляционные рулонные, (м2)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(271)  
	-  

	29-02-056-02
	      в 3 слоя гидроизоляционного материала
	20011,77 
	3568,63 
	2859,83 
	154,24 
	13583,31 
	348,84 

	(113-9051)
	  Материалы гидроизоляционные рулонные, (м2)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(401)  
	-  

	
	Устройство наружной гидроизоляции стен из наплавляемых материалов с защитным слоем из железобетонных плит:

	29-02-056-03
	      в 2 слоя гидроизоляционного материала
	10512,73 
	2541,13 
	2601,79 
	146,23 
	5369,81 
	248,4 

	(113-9051)
	  Материалы гидроизоляционные рулонные, (м2)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(271)  
	-  

	29-02-056-04
	      в 3 слоя гидроизоляционного материала
	11009,68 
	2858,77 
	2655,02 
	146,23 
	5495,89 
	279,45 

	(113-9051)
	  Материалы гидроизоляционные рулонные, (м2)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(401)  
	-  

	
	Устройство наружной гидроизоляции стен из наплавляемых материалов с защитным слоем из цементного раствора, армированного одной сеткой без теплоизоляции:

	29-02-056-05
	      в 2 слоя гидроизоляционного материала
	12186,15 
	2541,13 
	3986,21 
	332,01 
	5658,81 
	248,4 

	(113-9051)
	  Материалы гидроизоляционные рулонные, (м2)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(271)  
	-  

	29-02-056-06
	      в 3 слоя гидроизоляционного материала
	12906,59 
	2858,77 
	4262,92 
	356,35 
	5784,90 
	279,45 

	(113-9051)
	  Материалы гидроизоляционные рулонные, (м2)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(401)  
	-  

	
	Устройство наружной гидроизоляции стен из наплавляемых материалов с защитным слоем из цементного раствора, армированного одной сеткой с теплоизоляцией из пенобетонных плит:

	29-02-056-07
	      в 2 слоя гидроизоляционного материала
	28083,63 
	3202,09 
	2937,13 
	229,32 
	21944,41 
	313,01 

	(113-9051)
	  Материалы гидроизоляционные рулонные, (м2)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(260)  
	-  

	29-02-056-08
	      в 3 слоя гидроизоляционного материала
	28564,39 
	3363,93 
	3129,96 
	251,30 
	22070,50 
	328,83 

	(113-9051)
	  Материалы гидроизоляционные рулонные, (м2)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(390)  
	-  

	Таблица 29-02-057. Устройство наружной гидроизоляции перекрытий из наплавляемых материалов 

   

	
	Измеритель: 100 м2 поверхности

	
	Устройство наружной гидроизоляции перекрытий из наплавляемых материалов с защитным слоем из цементного раствора, армированного одной сеткой без теплоизоляции:

	29-02-057-01
	      в 2 слоя гидроизоляционного материала
	14993,42 
	2404,05 
	4105,55 
	352,31 
	8483,82 
	235 

	(113-9051)
	  Материалы гидроизоляционные рулонные, (м2)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(248)  
	-  

	29-02-057-02
	      в 3 слоя гидроизоляционного материала
	15464,58 
	2458,78 
	4412,64 
	381,85 
	8593,16 
	240,35 

	(113-9051)
	  Материалы гидроизоляционные рулонные, (м2)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(372)  
	-  

	
	Устройство наружной гидроизоляции перекрытий из наплавляемых материалов с теплоизоляцией из пенобетонных плит и пароизоляцией:

	29-02-057-03
	      в 2 слоя гидроизоляционного материала
	39204,62 
	4536,60 
	5175,51 
	383,14 
	29492,51 
	443,46 

	(113-9051)
	  Материалы гидроизоляционные рулонные, (м2)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(372)  
	-  

	29-02-057-04
	      в 3 слоя гидроизоляционного материала
	41667,11 
	5002,47 
	7039,13 
	682,82 
	29625,51 
	489 

	(113-9051)
	  Материалы гидроизоляционные рулонные, (м2)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(496)  
	-  

	Таблица 29-02-058. Устройство наружной гидроизоляции лотков из наплавляемых материалов 

   

	
	Измеритель: 100 м2 поверхности

	
	Устройство наружной гидроизоляции лотков из наплавляемых материалов:

	29-02-058-01
	      в 2 слоя гидроизоляционного материала
	17502,77 
	2700,72 
	2860,72 
	200,24 
	11941,33 
	264 

	(113-9051)
	  Материалы гидроизоляционные рулонные, (м2)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(252)  
	-  

	29-02-058-02
	      в 3 слоя гидроизоляционного материала
	17885,87 
	2919,23 
	2915,88 
	204,22 
	12050,76 
	285,36 

	(113-9051)
	  Материалы гидроизоляционные рулонные, (м2)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(372)  
	-  

	Таблица 29-02-059. Устройство обмазочной гидроизоляции 

   

	
	Измеритель: 100 м2 поверхности

	29-02-059-01
	Устройство обмазочной гидроизоляции
	4972,47 
	970,83 
	751,49 
	139,34 
	3250,15 
	94,9 

	Таблица 29-02-060. Устройство теплоизоляции перекрытий тоннелей мелкого заложения 

   

	
	Измеритель: 100 м2 теплоизоляции

	29-02-060-01
	Устройство теплоизоляции перекрытий тоннелей мелкого заложения
	6340,98 
	1033,23 
	16,98 
	0,00 
	5290,77 
	101 

	(104-9090)
	  Плиты теплоизоляционные, (м2)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(103)  
	-  

	(113-9051)
	  Материалы гидроизоляционные рулонные, (м2)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(117)  
	-  

	Подраздел 2.6 ПРОЧИЕ РАБОТЫ 

   

	Таблица 29-02-065. Устройство путевой стены из кабельных блоков 

   

	
	Измеритель: 100 м3 блоков в конструкции (без вычета пустот)

	29-02-065-01
	Устройство путевой стены из кабельных блоков
	92868,84 
	3768,94 
	883,04 
	53,93 
	88216,86 
	368,42 

	Таблица 29-02-066. Заливка вручную цементным раствором 1:3 зазора между стеновыми блоками и гидроизоляцией 

   

	
	Измеритель: 100 м2 поверхности

	
	Заливка вручную цементным раствором 1:3 зазора между стеновыми блоками и гидроизоляцией при ширине зазора:

	29-02-066-01
	      10 см
	4920,35 
	470,61 
	0,00 
	0,00 
	4449,74 
	53,6 

	29-02-066-02
	      15 см
	7239,22 
	577,77 
	0,00 
	0,00 
	6661,45 
	64,7 

	Таблица 29-02-067. Чеканка фибробетоном стыков между колоннами и прогонами 

   

	
	Измеритель: 100 стыков

	29-02-067-01
	Чеканка фибробетоном стыков между колоннами и прогонами
	8939,12 
	1782,85 
	1197,53 
	0,00 
	5958,74 
	181 

	Раздел 3. УСТРОЙСТВО ПУТИ 

   

	Подраздел 3.1 УСТРОЙСТВО ПУТИ В ТОННЕЛЕ 

   

	Таблица 29-03-001. Укладка пути в тоннелях и на смотровых канавах 

   

	
	Измеритель: 1 км пути

	
	Укладка пути в тоннелях при раздельном скреплении рельсами длиной 25 м на участках пути:

	29-03-001-01
	      прямых
	1251876,74 
	45928,24 
	31762,20 
	949,72 
	1174186,30 
	5014 

	(106-9009)
	  Рельсы, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	29-03-001-02
	      кривых
	1375527,05 
	54614,67 
	34808,40 
	1038,34 
	1286103,98 
	5962,3 

	(106-9009)
	  Рельсы, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	29-03-001-03
	      с контррельсами (без укладки контррельсов)
	2270228,13 
	55377,23 
	36803,14 
	1106,22 
	2178047,76 
	6125,8 

	(106-9009)
	  Рельсы, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	
	Укладка пути в тоннелях при раздельном скреплении сварными рельсовыми плетями длиной 50 м на уложенных монтажными рельсами участках пути:

	29-03-001-04
	      прямых
	92112,24 
	13580,70 
	4424,02 
	454,46 
	74107,52 
	1218 

	(108-9130)
	  Плеть рельсовая, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	29-03-001-05
	      кривых
	97925,97 
	14098,06 
	4424,02 
	454,46 
	79403,89 
	1264,4 

	(108-9130)
	  Плеть рельсовая, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	
	Укладка пути в тоннелях при раздельном скреплении сварными рельсовыми плетями длиной 100 м на уложенных монтажными рельсами участках пути:

	29-03-001-06
	      прямых
	80906,75 
	13580,70 
	2521,06 
	227,23 
	64804,99 
	1218 

	(108-9130)
	  Плеть рельсовая, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	29-03-001-07
	      кривых
	86720,48 
	14098,06 
	2521,06 
	227,23 
	70101,36 
	1264,4 

	(108-9130)
	  Плеть рельсовая, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	
	Укладка пути в тоннелях при раздельном скреплении монтажными рельсами на участках пути:

	29-03-001-08
	      прямых
	5088903,30 
	42686,14 
	29662,18 
	949,72 
	5016554,98 
	4599,8 

	(106-9009)
	  Рельсы, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	29-03-001-09
	      кривых
	1359564,32 
	46631,07 
	32465,08 
	1038,34 
	1280468,17 
	5024,9 

	(106-9009)
	  Рельсы, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	29-03-001-10
	Укладка пути в тоннелях при раздельном скреплении на смотровых канавах при нераздельном скреплении
	647178,99 
	46732,22 
	26585,22 
	680,89 
	573861,55 
	5035,8 

	(106-9009)
	  Рельсы, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	29-03-001-11
	Укладка контррельсов
	784808,89 
	15724,80 
	1101,31 
	0,00 
	767982,78 
	1560 

	Таблица 29-03-002. Подъем, рихтовка, раскрепление пути в тоннеле 

   

	
	Измеритель: 1 км пути

	
	Подъем, рихтовка, раскрепление пути и подготовка к бетонированию в тоннеле на участках:

	29-03-002-01
	      прямых
	101902,50 
	15227,40 
	67721,24 
	0,00 
	18953,86 
	1230 

	29-03-002-02
	      кривых
	129866,54 
	18041,20 
	86538,50 
	0,00 
	25286,84 
	1480 

	Таблица 29-03-003. Бетонирование пути в тоннеле 

   

	
	Измеритель: 100 м3 бетона

	29-03-003-01
	Бетонирование пути в тоннеле
	18909,19 
	7305,42 
	3747,28 
	0,00 
	7856,49 
	778 

	(401-9001)
	  Бетонные смеси готовые к употреблению, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(102)  
	-  

	Таблица 29-03-004. Балластировка пути в тоннеле 

   

	
	Измеритель: 1000 м3 балласта в призме

	29-03-004-01
	Балластировка пути в тоннеле
	213565,04 
	64738,15 
	12599,90 
	2653,87 
	136226,99 
	7161,3 

	Таблица 29-03-005. Укладка и балластировка стрелочных переводов в тоннеле 

   

	
	Измеритель: 1 компл. стрелочного перевода

	29-03-005-01
	Укладка стрелочных переводов M1:9 в тоннеле
	233020,50 
	5312,36 
	1875,47 
	135,14 
	225832,67 
	587,65 

	29-03-005-02
	Балластировка стрелочных переводов М1:9 в тоннеле
	11159,74 
	4185,49 
	1338,69 
	119,52 
	5635,56 
	468,7 

	Таблица 29-03-006. Укладка и балластировка перекрестного съезда в тоннеле 

   

	
	Измеритель: 1 компл. перекрестного съезда

	29-03-006-01
	Укладка перекрестные съезды М2:9 в тоннеле
	243258,98 
	20538,11 
	2520,11 
	27,24 
	220200,76 
	2299,9 

	(105-9126)
	  Съезды перекрестные типа Р-50 марки 2/9, (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	29-03-006-02
	Балластировка перекрестные съезды М2:9 в тоннеле
	42911,38 
	17637,94 
	4916,84 
	430,24 
	20356,60 
	1951,1 

	Таблица 29-03-007. Устройство рельсовых упоров в тоннеле 

   

	
	Измеритель: 1 упор

	29-03-007-01
	Устройство рельсовых упоров в тоннеле
	103503,62 
	4278,27 
	687,36 
	7,72 
	98537,99 
	455,62 

	Таблица 29-03-008. Отделка пути в тоннеле 

   

	
	Измеритель: 1 км пути

	
	Отделка пути в тоннеле на участках:

	29-03-008-01
	      прямых
	138463,48 
	12096,00 
	928,62 
	0,00 
	125438,86 
	1200 

	29-03-008-02
	      кривых
	140295,14 
	12801,60 
	1036,60 
	0,00 
	126456,94 
	1270 

	29-03-008-03
	Отделка пути на смотровых канавах
	167117,03 
	10235,10 
	1071,07 
	0,00 
	155810,86 
	1090 

	Таблица 29-03-009. Отделка стрелочных переводов M1:9 в тоннеле 

   

	
	Измеритель: 1 компл. стрелочного перевода

	29-03-009-01
	Отделка стрелочных переводов M1:9 в тоннеле
	1404,41 
	649,80 
	83,81 
	13,28 
	670,80 
	68,4 

	Таблица 29-03-010. Отделка перекрестных съездов М2:9 в тоннеле 

   

	
	Измеритель: 1 компл. перекрестного съезда

	29-03-010-01
	Отделка перекрестных съездов М2:9 в тоннеле
	5013,12 
	2365,50 
	298,91 
	47,85 
	2348,71 
	249 

	Таблица 29-03-011. Послеосадочный ремонт пути в тоннеле 

   

	
	Измеритель: 1 км пути

	
	Послеосадочный ремонт пути в тоннеле на участках:

	29-03-011-01
	      прямых
	4479,89 
	1172,48 
	160,14 
	0,00 
	3147,27 
	128 

	29-03-011-02
	      кривых
	4709,10 
	1199,96 
	161,65 
	0,00 
	3347,49 
	131 

	29-03-011-03
	Послеосадочный ремонт пути на смотровых канавах
	2369,68 
	1172,48 
	53,17 
	0,00 
	1144,03 
	128 

	Таблица 29-03-012. Послеосадочный ремонт стрелочных переводов M1:9 в тоннеле 

   

	
	Измеритель: 1 компл. стрелочного перевода

	29-03-012-01
	Послеосадочный ремонт стрелочных переводов M1:9 в тоннеле
	640,02 
	390,29 
	40,83 
	0,00 
	208,90 
	37,6 

	Таблица 29-03-013. Послеосадочный ремонт перекрестных съездов М2:9 в тоннеле 

   

	
	Измеритель: 1 компл. перекрестного съезда

	29-03-013-01
	Послеосадочный ремонт перекрестных съездов М2:9 в тоннеле
	2098,50 
	1557,00 
	163,30 
	0,00 
	378,20 
	150 

	Таблица 29-03-014. Устройство специальных конструкций пути в тоннеле 

   

	
	Измеритель: 100 стыков

	29-03-014-01
	Устройство изолирующих стыков контррельса с накладками из ДСП в тоннеле
	72732,67 
	4043,76 
	377,56 
	0,00 
	68311,35 
	406 

	29-03-014-02
	Устройство нормальных стыков ходового рельса на контактной графитовой смазке в тоннеле
	5709,35 
	5166,15 
	35,32 
	0,00 
	507,88 
	505 

	Таблица 29-03-015. Устройство изолируемых стыков на накладках АпАТэК при устройстве пути в тоннеле 

   

	
	Измеритель: 10 стыков

	29-03-015-01
	Устройство изолируемых стыков на накладках АпАТэК при устройстве пути в тоннеле
	15191,70 
	1171,35 
	270,48 
	0,00 
	13749,87 
	137 

	Таблица 29-03-016. Установка дополнительных кронштейнов контактного рельса в местах температурных стыков при устройстве пути в тоннеле 

   

	
	Измеритель: 10 кронштейнов

	29-03-016-01
	Установка дополнительных кронштейнов контактного рельса в местах температурных стыков при устройстве пути в тоннеле
	4811,50 
	39,20 
	2,16 
	0,00 
	4770,14 
	4,28 

	Таблица 29-03-017. Устройство уплотнения рельсов в тоннеле 

   

	
	Измеритель: 10 уплотнений

	29-03-017-01
	Устройство уплотнения рельсов в тоннеле
	23811,23 
	2000,70 
	204,94 
	34,41 
	21605,59 
	190 

	Таблица 29-03-018. Вырезка средней части шпалы постоянных путей в тоннеле 

   

	
	Измеритель: 10 шпал

	29-03-018-01
	Вырезка средней части шпал постоянных путей в тоннеле
	156,72 
	56,44 
	88,09 
	0,00 
	12,19 
	6,37 

	Таблица 29-03-019. Приварка стыков электросоединителей при устройстве пути в тоннеле 

   

	
	Измеритель: 100 электросоединителей

	29-03-019-01
	Приварка стыковых электросоединителей при устройстве пути в тоннеле
	5266,51 
	855,27 
	423,66 
	0,00 
	3987,58 
	87,9 

	Таблица 29-03-020. Установка путевых, сигнальных знаков и реперных табличек в тоннеле 

   

	
	Измеритель: 1 км пути

	
	Установка путевых, сигнальных знаков и реперных табличек в тоннеле с железобетонной обделкой на участках пути:

	29-03-020-01
	      прямых
	3507,74 
	1401,12 
	207,09 
	0,00 
	1899,53 
	139 

	(101-9560)
	  Знаки и таблички неэмалированные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(84)  
	-  

	(101-9570)
	  Знаки и таблички эмалированные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(36)  
	-  

	29-03-020-02
	      кривых
	7538,64 
	3427,20 
	286,74 
	0,00 
	3824,70 
	340 

	(101-9560)
	  Знаки и таблички неэмалированные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(250)  
	-  

	(101-9570)
	  Знаки и таблички эмалированные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(67)  
	-  

	
	Установка путевых, сигнальных знаков и реперных табличек в тоннеле с чугунной обделкой на участках пути:

	29-03-020-03
	      прямых
	5325,46 
	2056,32 
	347,90 
	0,00 
	2921,24 
	204 

	(101-9560)
	  Знаки и таблички неэмалированные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(84)  
	-  

	(101-9570)
	  Знаки и таблички эмалированные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(36)  
	-  

	29-03-020-04
	      кривых
	11925,93 
	4919,04 
	485,44 
	0,00 
	6521,45 
	488 

	(101-9560)
	  Знаки и таблички неэмалированные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(250)  
	-  

	(101-9570)
	  Знаки и таблички эмалированные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(67)  
	-  

	Таблица 29-03-021. Установка реперов в тоннеле 

   

	
	Измеритель: 1 км пути

	
	Установка реперов в тоннеле кругового очертания с чугунной обделкой на участках пути:

	29-03-021-01
	      прямых
	14015,84 
	1946,74 
	187,45 
	0,00 
	11881,65 
	218 

	29-03-021-02
	      кривых
	39821,70 
	5563,39 
	533,55 
	0,00 
	33724,76 
	623 

	
	Установка реперов в тоннеле кругового очертания с железобетонной обделкой на участках пути:

	29-03-021-03
	      прямых
	14560,88 
	2571,84 
	183,71 
	0,00 
	11805,33 
	288 

	29-03-021-04
	      кривых
	41375,08 
	7340,46 
	524,36 
	0,00 
	33510,26 
	822 

	
	Установка реперов в тоннеле с вертикальными стенками на участках пути:

	29-03-021-05
	      прямых
	14205,86 
	2250,36 
	182,89 
	0,00 
	11772,61 
	252 

	29-03-021-06
	      кривых
	40406,76 
	6429,60 
	522,81 
	0,00 
	33454,35 
	720 

	Таблица 29-03-022. Установка контактного рельса сварными плетями в тоннеле 

   

	
	Измеритель: 1 км пути

	29-03-022-01
	Установка контактного рельса сварными плетями в тоннеле
	387268,27 
	8849,99 
	2100,54 
	168,78 
	376317,74 
	852,6 

	Таблица 29-03-023. Установка концевых отводов при устройстве пути в тоннеле 

   

	
	Измеритель: 10 концевых отводов

	29-03-023-01
	Установка концевых отводов при устройстве пути в тоннеле
	44229,97 
	473,10 
	36,70 
	0,00 
	43720,17 
	49,8 

	Таблица 29-03-024. Отделка контактного рельса в тоннеле 

   

	
	Измеритель: 1 км контактного рельса

	29-03-024-01
	Отделка контактного рельса в тоннеле
	223878,35 
	6560,19 
	316,28 
	0,00 
	217001,88 
	623 

	Таблица 29-03-025. Отделка концевых отводов при устройстве пути в тоннеле 

   

	
	Измеритель: 10 концевых отводов

	29-03-025-01
	Отделка концевых отводов при устройстве пути в тоннеле
	11033,60 
	899,72 
	24,56 
	0,00 
	10109,32 
	83 

	Таблица 29-03-026. Покилометровый запас укладочных материалов и деталей при устройстве пути в тоннеле 

   

	
	Измеритель: 1 км пути

	
	Покилометровый запас укладочных материалов и деталей при устройстве в тоннеле:

	29-03-026-01
	      верхнего пути
	9769,72 
	372,56 
	2285,94 
	18,95 
	7111,22 
	36,96 

	(106-9009)
	  Рельсы, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(47,6)  
	-  

	29-03-026-02
	      контррельса
	12717,57 
	208,66 
	478,03 
	46,57 
	12030,88 
	21,69 

	29-03-026-03
	      контактного рельса
	8794,80 
	82,56 
	100,01 
	7,70 
	8612,23 
	8,19 

	Таблица 29-03-027. Покилометровый запас укладочных материалов и деталей стрелочного перевода М1:9 при устройстве пути в тоннеле 

   

	
	Измеритель: 1 компл. стрелочного перевода

	29-03-027-01
	Покилометровый запас укладочных материалов и деталей стрелочного перевода M1:9 при устройстве пути в тоннеле
	63230,16 
	941,26 
	183,38 
	7,05 
	62105,52 
	99,08 

	Таблица 29-03-028. Покилометровый запас укладочных материалов и деталей перекрестного съезда М2:9 при устройстве пути в тоннеле 

   

	
	Измеритель: 1 компл. перекрестного съезда

	29-03-028-01
	Покилометровый запас укладочных материалов и деталей перекрестного съезда М2:9 при устройстве пути в тоннеле
	352356,38 
	3489,64 
	682,82 
	26,96 
	348183,92 
	367,33 

	Подраздел 3.2 УСТРОЙСТВО ПУТИ НА ПОВЕРХНОСТИ 

   

	Таблица 29-03-040. Укладка путей наземной линии в парке и на смотровых канавах в депо 

   

	
	Измеритель: 1 км пути

	
	Укладка путей наземной линии на железобетонных шпалах при раздельном скреплении типа «К» на участках пути:

	29-03-040-01
	      прямых
	1692623,48 
	32802,57 
	41483,76 
	2185,89 
	1618337,15 
	3673,3 

	29-03-040-02
	      кривых
	1797099,56 
	40343,06 
	57292,70 
	3631,91 
	1699463,80 
	4517,7 

	
	Укладка путей наземной линии на деревянных шпалах при раздельном скреплении типа «К» на участках пути:

	29-03-040-03
	      прямых
	1677742,53 
	36540,00 
	27565,91 
	955,55 
	1613636,62 
	4200 

	29-03-040-04
	      кривых
	1779816,24 
	43500,00 
	42061,35 
	2275,37 
	1694254,89 
	5000 

	
	Укладка путей наземной линии на деревянных шпалах при смешанном скреплении с шурупным прикреплением на участках пути:

	29-03-040-05
	      прямых
	1550205,25 
	32799,00 
	26486,70 
	955,55 
	1490919,55 
	3770 

	29-03-040-06
	      кривых
	1641067,44 
	39411,00 
	40215,34 
	2275,37 
	1561441,10 
	4530 

	
	Укладка путей в парке на деревянных шпалах при нераздельном скреплении с шурупным прикреплением на участках пути:

	29-03-040-07
	      прямых
	1363842,97 
	18349,06 
	2863,33 
	0,00 
	1342630,58 
	2071 

	29-03-040-08
	      кривых
	1490866,28 
	26491,40 
	17331,93 
	1480,16 
	1447042,95 
	2990 

	
	Укладка путей на канавах в депо при нераздельном скреплении с шурупным прикреплением:

	29-03-040-09
	      смотровых
	1256153,38 
	43355,84 
	5059,09 
	0,00 
	1207738,45 
	4796 

	29-03-040-10
	      отстойных
	1278177,52 
	40301,22 
	4838,66 
	0,00 
	1233037,64 
	4458,1 

	Таблица 29-03-041. Укладка и балластировка стрелочных переводов на поверхности 

   

	
	Измеритель: 1 компл. стрелочного перевода

	
	Укладка на поверхности стрелочных переводов:

	29-03-041-01
	      М1:5
	199968,18 
	2131,43 
	1555,45 
	124,24 
	196281,30 
	229,68 

	29-03-041-02
	      М1:9
	232628,75 
	3724,53 
	1732,96 
	135,14 
	227171,26 
	401,35 

	
	Балластировка на поверхности стрелочных переводов:

	29-03-041-03
	      М1:5
	5890,29 
	1396,50 
	433,18 
	0,00 
	4060,61 
	147 

	29-03-041-04
	      М1:9
	8379,21 
	2099,50 
	644,15 
	0,00 
	5635,56 
	221 

	Таблица 29-03-042. Укладка и балластировка перекрестных съездов на поверхности 

   

	
	Измеритель: 1 компл. перекрестного съезда

	29-03-042-01
	Укладка перекрестных съездов М2:9 на поверхности
	228679,65 
	16008,00 
	7239,54 
	561,22 
	205432,11 
	1725 

	(105-9126)
	  Съезды перекрестные типа Р-50 марки 2/9, (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	29-03-042-02
	Балластировка перекрестных съездов М2:9 на поверхности
	52808,76 
	9187,10 
	2409,86 
	0,00 
	41211,80 
	955 

	Таблица 29-03-043. Устройство рельсовых упоров паркового типа 

   

	
	Измеритель: 1 упор

	29-03-043-01
	Устройство рельсовых упоров паркового типа
	83567,08 
	2277,69 
	1105,32 
	49,86 
	80184,07 
	255,06 

	Таблица 29-03-044. Отделка пути на поверхности 

   

	
	Измеритель: 1 км пути

	
	Отделка пути на поверхности на участках:

	29-03-044-01
	      прямых
	11124,01 
	7367,25 
	1540,18 
	0,00 
	2216,58 
	825 

	29-03-044-02
	      кривых
	13578,84 
	8528,15 
	1804,76 
	0,00 
	3245,93 
	955 

	Таблица 29-03-045. Отделка стрелочных переводов на поверхности 

   

	
	Измеритель: 1 компл. стрелочного перевода

	
	Отделка на поверхности стрелочных переводов:

	29-03-045-01
	      М1:5
	849,67 
	347,16 
	33,91 
	0,00 
	468,60 
	37,9 

	29-03-045-02
	      М1:9
	1101,36 
	414,03 
	43,02 
	0,00 
	644,31 
	45,2 

	Таблица 29-03-046. Отделка перекрестных съездов М2:9 на поверхности 

   

	
	Измеритель: 1 компл. перекрестного съезда

	29-03-046-01
	Отделка перекрестных съездов М2:9 на поверхности
	3971,13 
	1520,56 
	154,84 
	0,00 
	2295,73 
	166 

	Таблица 29-03-047. Послеосадочный ремонт пути на поверхности 

   

	
	Измеритель: 1 км пути

	
	Послеосадочный ремонт пути на поверхности на участках:

	29-03-047-01
	      прямых
	8608,29 
	6113,40 
	1391,71 
	0,00 
	1103,18 
	690 

	29-03-047-02
	      кривых
	9171,17 
	6520,96 
	1512,90 
	0,00 
	1137,31 
	736 

	Таблица 29-03-048. Послеосадочный ремонт стрелочных переводов на поверхности 

   

	
	Измеритель: 1 компл. стрелочного перевода

	
	Послеосадочный ремонт на поверхности стрелочных переводов:

	29-03-048-01
	      М1:5
	345,62 
	293,75 
	0,13 
	0,00 
	51,74 
	28,3 

	29-03-048-02
	      М1:9
	460,50 
	383,02 
	0,19 
	0,00 
	77,29 
	36,9 

	Таблица 29-03-049. Послеосадочный ремонт перекрестных съездов М2:9 на поверхности 

   

	
	Измеритель: 1 компл. перекрестного съезда

	29-03-049-01
	Послеосадочный ремонт перекрестных съездов М2:9 на поверхности
	1838,57 
	1590,03 
	0,60 
	0,00 
	247,94 
	151 

	Таблица 29-03-050. Устройство изолирующих стыков рельсов на поверхности 

   

	
	Измеритель: 100 стыков

	
	Устройство на поверхности изолирующих стыков рельсов:

	29-03-050-01
	      Р-50
	220798,22 
	3964,08 
	178,91 
	0,00 
	216655,23 
	398 

	29-03-050-02
	      Р-43
	217358,70 
	3924,24 
	176,48 
	0,00 
	213257,98 
	394 

	Таблица 29-03-051. Приварка стыковых электросоединителей при устройстве пути на поверхности 

   

	
	Измеритель: 100 электросоединителей

	29-03-051-01
	Приварка стыковых электросоединителей при устройстве пути на поверхности
	5198,28 
	834,10 
	423,44 
	0,00 
	3940,74 
	87,8 

	Таблица 29-03-052. Установка реперов, металлических табличек, путевых и сигнальных знаков на поверхности 

   

	
	Измеритель: 1 км пути

	
	Установка на поверхности реперов на участках пути:

	29-03-052-01
	      прямых
	1645,23 
	491,89 
	184,90 
	0,00 
	968,44 
	53,7 

	29-03-052-02
	      кривых
	6874,99 
	2070,16 
	778,32 
	0,00 
	4026,51 
	226 

	
	Установка на поверхности металлических табличек, путевых и сигнальных знаков на участках пути:

	29-03-052-03
	      прямых
	2506,03 
	1676,28 
	74,64 
	0,00 
	755,11 
	183 

	(101-9590)
	  Таблички неэмалированные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(48)  
	-  

	(101-9600)
	  Таблички эмалированные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(30)  
	-  

	29-03-052-04
	      кривых
	5180,13 
	3389,20 
	150,98 
	0,00 
	1639,95 
	370 

	(101-9590)
	  Таблички неэмалированные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(118)  
	-  

	(101-9600)
	  Таблички эмалированные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(40)  
	-  

	Таблица 29-03-053. Установка дополнительных кронштейнов в местах температурных стыков при устройстве пути на поверхности 

   

	
	Измеритель: 10 кронштейнов

	29-03-053-01
	Установка дополнительных кронштейнов в местах температурных стыков при устройстве пути на поверхности
	4724,60 
	36,96 
	4,49 
	0,00 
	4683,15 
	4,21 

	Таблица 29-03-054. Установка контактного рельса сварными плетями на главных путях наземных линий и в парке 

   

	
	Измеритель: 1 км пути

	29-03-054-01
	Установка контактного рельса сварными плетями на главных путях наземных линий и в парке
	390351,64 
	8389,12 
	1995,11 
	168,78 
	379967,41 
	928 

	Таблица 29-03-055. Установка концевых отводов на главных путях наземных линий и в парке 

   

	
	Измеритель: 10 отводов

	29-03-055-01
	Установка концевых отводов на главных путях наземных линий и в парке
	39930,86 
	474,49 
	42,71 
	0,00 
	39413,66 
	51,8 

	Таблица 29-03-056. Отделка контактного рельса на наземных линиях и парковых путях 

   

	
	Измеритель: 1 км пути

	29-03-056-01
	Отделка контактного рельса на наземных линиях и парковых путях
	225970,00 
	5349,44 
	220,70 
	0,00 
	220399,86 
	584 

	Таблица 29-03-057. Отделка концевых отводов на наземных линиях и парковых путях 

   

	
	Измеритель: 10 отводов

	29-03-057-01
	Отделка концевых отводов на наземных линиях и парковых путях
	8836,69 
	700,34 
	42,15 
	0,00 
	8094,20 
	72,8 

	Таблица 29-03-059. Покилометровый запас укладочных материалов и деталей стрелочного перевода на поверхности 

   

	
	Измеритель: 1 компл. стрелочного перевода

	
	Покилометровый запас укладочных материалов и деталей стрелочного перевода:

	29-03-059-01
	      М1:5 на поверхности
	5894,71 
	60,78 
	22,03 
	1,22 
	5811,90 
	7,44 

	29-03-059-02
	      М1:9 на поверхности
	44543,67 
	350,00 
	127,48 
	7,05 
	44066,19 
	42,84 

	Таблица 29-03-060. Покилометровый запас укладочных материалов и деталей перекрестного съезда М2:9 на поверхности 

   

	
	Измеритель: 1 перекрестный съезд

	29-03-060-01
	Покилометровый запас укладочных материалов и деталей перекрестного съезда М2:9 на поверхности
	400407,97 
	1279,49 
	486,18 
	26,96 
	398642,30 
	159,14 

	Раздел 4. ОБСЛУЖИВАЮЩИЕ ПРОЦЕССЫ 

   

	Подраздел 4.1 ПОДЪЕМ 

   

	Таблица 29-04-001. Подъем шахтный клетьевой механизированный 

   

	
	Измеритель: 1 смена

	
	Подъем шахтный клетьевой механизированный на одну клеть с противовесом для одной вагонетки вместимостью 1,5 м3 для тоннелей глубокого заложения (грузо-людской) при глубине ствола:

	29-04-001-01
	      до 100 м
	2155,74 
	0,00 
	2155,74 
	316,08 
	0,00 
	 

	29-04-001-02
	      более 100 м
	2155,74 
	0,00 
	2155,74 
	316,08 
	0,00 
	 

	29-04-001-03
	Подъем шахтный клетьевой механизированный на одну клеть для одной вагонетки вместимостью 1,5 м3 для тоннелей малого диаметра (грузовой)
	1632,96 
	0,00 
	1632,96 
	315,90 
	0,00 
	 

	
	Подъем шахтный клетьевой механизированный на две клети для одной вагонетки вместимостью 1,5 м3 для тоннелей глубокого заложения (грузо-людской) при глубине ствола:

	29-04-001-04
	      до 100 м
	3594,72 
	0,00 
	3594,72 
	316,08 
	0,00 
	 

	29-04-001-05
	      более 100 м
	3594,72 
	0,00 
	3594,72 
	316,08 
	0,00 
	 

	29-04-001-06
	Подъем шахтный клетьевой механизированный на две клети для одной вагонетки вместимостью 1,5 м3 для тоннелей мелкого заложения (грузовой)
	1632,96 
	0,00 
	1632,96 
	316,08 
	0,00 
	 

	Таблица 29-04-002. Подъем шахтный краном 

   

	
	Измеритель: 1 смена

	
	Подъем шахтный краном:

	29-04-002-01
	      СПК-1000 при проходке тоннелей
	3594,72 
	0,00 
	3594,72 
	315,96 
	0,00 
	 

	29-04-002-02
	      СПК-2000 при проходке тоннелей
	4406,82 
	0,00 
	4406,82 
	315,96 
	0,00 
	 

	29-04-002-03
	      козловым при проходке шахтных стволов
	5451,32 
	0,00 
	5451,32 
	368,62 
	0,00 
	 

	Таблица 29-04-003. Подъем при проходке ствола 

   

	
	Измеритель: 1 смена

	29-04-003-01
	Подъем при проходке ствола
	1199,82 
	0,00 
	1199,82 
	84,96 
	0,00 
	 

	Таблица 29-04-004. Подъем при сооружении наклонного хода 

   

	
	Измеритель: 1 смена

	29-04-004-01
	Подъем при сооружении наклонного хода
	1199,82 
	0,00 
	1199,82 
	84,96 
	0,00 
	 

	Таблица 29-04-005. Подъем междуэтажный 

   

	
	Измеритель: 1 смена

	
	Подъем междуэтажный:

	29-04-005-01
	      между нулевой и приемной площадками шахтного копра
	1199,82 
	0,00 
	1199,82 
	84,96 
	0,00 
	 

	29-04-005-02
	      в тоннельных выработках при производстве работ на двух горизонтах
	1199,82 
	0,00 
	1199,82 
	84,96 
	0,00 
	 

	Таблица 29-04-006. Лесоспуск 

   

	
	Измеритель: 1 смена

	
	Лесоспуск:

	29-04-006-01
	      в шахтном стволе глубокого заложения
	3295,50 
	0,00 
	3295,50 
	97,08 
	0,00 
	 

	29-04-006-02
	      в шахтном стволе мелкого заложения
	1685,04 
	0,00 
	1685,04 
	90,66 
	0,00 
	 

	Таблица 29-04-007. Лебедки электроприводные для подвешивания полков в стволах 

   

	
	Измеритель: 1 смена

	
	Лебедка электроприводная для подвешивания полков грузоподъемностью 5 т при глубине ствола:

	29-04-007-01
	      до 100 м
	291,60 
	0,00 
	291,60 
	63,30 
	0,00 
	 

	29-04-007-02
	      более 100 м
	291,60 
	0,00 
	291,60 
	63,30 
	0,00 
	 

	
	Лебедка электроприводная для подвешивания полков грузоподъемностью 10 т при глубине ствола:

	29-04-007-03
	      до 100 м
	465,24 
	0,00 
	465,24 
	63,30 
	0,00 
	 

	29-04-007-04
	      более 100 м
	465,24 
	0,00 
	465,24 
	63,30 
	0,00 
	 

	
	Лебедка электроприводная для подвешивания полков грузоподъемностью 25 т при глубине ствола:

	29-04-007-05
	      до 100 м
	920,76 
	0,00 
	920,76 
	73,02 
	0,00 
	 

	29-04-007-06
	      более 100 м
	1136,10 
	0,00 
	1136,10 
	84,96 
	0,00 
	 

	Таблица 29-04-008. Толкатель вагонеток 

   

	
	Измеритель: 1 смена

	
	Толкатель вагонеток:

	29-04-008-01
	      нижнего действия
	642,18 
	0,00 
	642,18 
	158,04 
	0,00 
	 

	29-04-008-02
	      реечный
	642,18 
	0,00 
	642,18 
	158,04 
	0,00 
	 

	29-04-008-03
	      верхнего действия
	642,18 
	0,00 
	642,18 
	158,04 
	0,00 
	 

	Подраздел 4.2 ВОДООТЛИВ 

   

	Таблица 29-04-012. Центральный водоотлив 

   

	
	Измеритель: 1 смена

	
	Насос центрального водоотлива для всех тоннелей, кроме тоннелей малого диаметра, производительностью:

	29-04-012-01
	      100 м3/ч при напоре 70 м
	145,86 
	0,00 
	145,86 
	20,88 
	0,00 
	 

	29-04-012-02
	      100 м3/ч при напоре 200 м
	171,24 
	0,00 
	171,24 
	20,88 
	0,00 
	 

	29-04-012-03
	      200 м3/ч при напоре 76 м
	201,60 
	0,00 
	201,60 
	20,88 
	0,00 
	 

	29-04-012-04
	      200 м3/ч при напоре 190 м
	238,62 
	0,00 
	238,62 
	20,88 
	0,00 
	 

	29-04-012-05
	      250 м3/ч при напоре 75 м
	273,48 
	0,00 
	273,48 
	20,16 
	0,00 
	 

	29-04-012-06
	      250 м3/ч при напоре 190 м
	304,44 
	0,00 
	304,44 
	20,88 
	0,00 
	 

	29-04-012-07
	Насос центрального водоотлива для тоннелей малого диаметра производительностью 100 м3/ч при напоре 80 м
	145,86 
	0,00 
	145,86 
	20,88 
	0,00 
	 

	Таблица 29-04-013. Местный или промежуточный водоотлив 

   

	
	Измеритель: 1 смена

	
	Насос местного или промежуточного водоотлива производительностью:

	29-04-013-01
	      50 м3/ч
	96,18 
	0,00 
	96,18 
	20,88 
	0,00 
	 

	29-04-013-02
	      100 м3/ч
	99,18 
	0,00 
	99,18 
	20,88 
	0,00 
	 

	29-04-013-03
	      200 м3/ч
	103,92 
	0,00 
	103,92 
	20,88 
	0,00 
	 

	Подраздел 4.4 ПОДЗЕМНАЯ МЕХАНИЧЕСКАЯ ОТКАТКА 

   

	Таблица 29-04-019. Подземная механическая откатка 

   

	
	Измеритель: 1 смена

	29-04-019-01
	Выпрямитель для зарядки аккумуляторных батарей
	163,80 
	0,00 
	163,80 
	0,00 
	0,00 
	 

	29-04-019-02
	Выпрямитель кремниевый силовой шахтный
	30,12 
	0,00 
	30,12 
	0,00 
	0,00 
	 

	29-04-019-03
	Откатка концевая
	205,80 
	0,00 
	205,80 
	0,00 
	0,00 
	 

	29-04-019-04
	Откатка концевая на бремсбергах и уклонах
	238,26 
	0,00 
	238,26 
	0,00 
	0,00 
	 

	Подраздел 4.5 ОСВЕЩЕНИЕ ПОДЗЕМНЫХ ВЫРАБОТОК 

   

	Таблица 29-04-022. Освещение подземных выработок 

   

	
	Измеритель: 1 смена

	
	Электроосвещение:

	29-04-022-01
	      шахтных стволов, штолен и других временных горных выработок и тоннелей сечением до 20 м2 (на 100 м стволов или выработок)
	2,90 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	2,90 
	 

	29-04-022-02
	      тоннелей сечением до 30 м2 при производстве работ (на 100 м тоннелей)
	4,54 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	4,54 
	 

	29-04-022-03
	      тоннелей сечением более 30 м2 при производстве работ (на 100 м тоннелей)
	8,80 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	8,80 
	 

	Подраздел 4.6 ОБСЛУЖИВАНИЕ ТОННЕЛЬНЫХ РАБОТ ДЕЖУРНЫМИ РАБОЧИМИ 

   

	Таблица 29-04-024. Обслуживание шлюзовой перегородки при избыточном давлении 

   

	
	Измеритель: 1 смена

	
	Обслуживание шлюзовой перегородки при избыточном давлении:

	29-04-024-01
	      9,8-118 кПа (0,1-1,3 атм)
	362,88 
	362,88 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	36 

	29-04-024-02
	      119-147 кПа (1,21-1,50 атм)
	362,88 
	362,88 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	36 

	29-04-024-03
	      148-204 кПа (1,51-2,10 атм)
	362,88 
	362,88 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	36 

	29-04-024-04
	      207-235 кПа (2,11-2,40 атм)
	362,88 
	362,88 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	36 

	29-04-024-05
	      236-265 кПа (2,41-2,70 атм)
	362,88 
	362,88 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	36 

	29-04-024-06
	      266-294 кПа (2,71-3,00 атм)
	362,88 
	362,88 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	36 

	Таблица 29-04-025. Дежурство рабочих 

   

	
	Измеритель: 1 смена

	
	Дежурство:

	29-04-025-01
	      слесарей и электриков на подземном участке
	130,08 
	130,08 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	12 

	29-04-025-02
	      слесарей и электриков на участке открытого способа
	137,09 
	137,09 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	13,6 

	29-04-025-03
	      электрослесарей на шахтной поверхности
	68,75 
	68,75 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	6,82 

	29-04-025-04
	      арматурщиков и изолировщиков при производстве бетонных и железобетонных работ при открытом способе работ
	129,20 
	129,20 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	13,6 

	29-04-025-05
	      раздатчиков ВВ на подземном складе
	69,66 
	69,66 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	6 

	Таблица 29-04-026. Содержание и обслуживание работ 

   

	
	Измеритель: 1 смена

	29-04-026-01
	Содержание армировки шахтного ствола
	65,04 
	65,04 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	6 

	
	Обслуживание откаточных путей:

	29-04-026-02
	      на подземном участке
	114,00 
	114,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	12 

	29-04-026-03
	      при открытом способе работ
	121,45 
	121,45 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	13,6 

	
	Обслуживание:

	29-04-026-04
	      временного крепления подземных выработок
	65,04 
	65,04 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	6 

	29-04-026-05
	      дозирующих и путевых стопоров шлагбаумов на уклонах в тоннелях
	114,00 
	114,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	12 

	29-04-026-06
	      участков сигналистами на уклонах в тоннелях
	53,58 
	53,58 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	6 

	29-04-026-07
	      замораживающей сети на каждые 50 колонок
	68,75 
	68,75 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	6,82 

	
	Обслуживание маркшейдерских работ:

	29-04-026-08
	      на подземном участке
	114,00 
	114,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	12 

	29-04-026-09
	      при открытом способе работ
	121,45 
	121,45 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	13,6 

	Подраздел 4.7 ОЧИСТКА ВОДООТВОДНЫХ КАНАВ И ВОДОСБОРНИКА 

   

	Таблица 29-04-029. Очистка водоотводных канав в штольнях 

   

	
	Измеритель: 1 смена

	
	Очистка водоотводных канав в штольнях в грунтах группы:

	29-04-029-01
	      1-3
	575,09 
	575,09 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	64,4 

	29-04-029-02
	      4-11
	296,48 
	296,48 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	33,2 

	Таблица 29-04-030. Очистка водосборника центральной водоотливной установки 

   

	
	Измеритель: 1 смена

	29-04-030-01
	Очистка водосборника центральной водоотливной установки
	513,64 
	510,80 
	2,84 
	0,00 
	0,00 
	57,2 
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