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	Раздел 1. ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ И БЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ МОСТОВ И ТРУБ 

   

	Подраздел 1.1 ПОДУШКИ ПОД ФУНДАМЕНТЫ 

   

	Таблица 30-01-001. Устройство подушек под фундаменты опор мостов 

   

	
	Измеритель: 100 м3 подушки

	
	Устройство подушек под фундаменты опор мостов:

	30-01-001-01
	      щебеночных
	40919,65 
	1973,68 
	873,87 
	81,33 
	38072,10 
	230,84 

	30-01-001-02
	      песчаных, из гравия, дресвы или их смеси с песком
	8755,03 
	1924,09 
	765,54 
	71,24 
	6065,40 
	225,04 

	30-01-001-03
	      песчано-щебеночных
	37060,98 
	2539,01 
	1086,37 
	101,10 
	33435,60 
	296,96 

	Таблица 30-01-002. Устройство бетонных подушек под фундаменты при подводном бетонировании опор мостов 

   

	
	Измеритель: 100 м3 бетона


	30-01-002-01
	Устройство бетонных подушек под фундаменты при подводном бетонировании опор мостов методом вертикально перемещающейся трубы
	107311,76 
	3032,40 
	7979,11 
	941,32 
	96300,25 
	319,2 

	Таблица 30-01-003. Устройство перекрытия котлованов площадью до 20 м2 по креплению 

   

	
	Измеритель: 100 м2 перекрытий

	30-01-003-01
	Устройство перекрытия котлованов площадью до 20 м2 по креплению
	4463,03 
	1221,89 
	8,64 
	0,14 
	3232,50 
	128,62 

	Подраздел 1.2 ФУНДАМЕНТЫ ТРУБ И ОПОР МОСТОВ 

   

	Таблица 30-01-009. Устройство сборных фундаментов труб и опор мостов 

   

	
	Измеритель: 100 м3 сборных конструкций

	30-01-009-01
	Устройство сборных фундаментов труб и опор мостов
	16545,84 
	2536,04 
	10282,41 
	1244,43 
	3727,39 
	273,28 

	(403-9022)
	  Конструкции сборные железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	Таблица 30-01-010. Устройство монолитных фундаментов труб и опор мостов 

   

	
	Измеритель: 100 м3 бетона в деле

	30-01-010-01
	Устройство монолитных фундаментов труб и опор мостов
	81773,46 
	3103,87 
	9052,02 
	722,13 
	69617,57 
	319 

	Таблица 30-01-011. Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах труб и опор мостов 

   

	
	Измеритель: 1 т арматуры

	30-01-011-01
	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах труб и опор мостов
	9578,91 
	454,48 
	0,00 
	0,00 
	9124,43 
	48,4 

	Таблица 30-01-012. Устройство монолитного железобетонного ростверка под опоры эстакад, мостов и путепроводов в деревометаллической опалубке 

   

	
	Измеритель: 1 м3 бетона

	30-01-012-01
	Устройство монолитного железобетонного ростверка под опоры эстакад, мостов и путепроводов в деревометаллической опалубке
	1410,22 
	115,01 
	349,24 
	31,68 
	945,97 
	11,82 

	(204-9001)
	  Арматура, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	Подраздел 1.3 ОПОРЫ МОСТОВ НА ГОТОВЫХ ФУНДАМЕНТАХ 

   

	Таблица 30-01-018. Сооружение сборных железобетонных опор мостов 

   

	
	Измеритель: 100 м3 сборных конструкций

	
	Сооружение сборных железобетонных:

	30-01-018-01
	      стоечных опор мостов под железные дороги
	47457,95 
	4493,50 
	13493,61 
	1097,51 
	29470,84 
	473 

	(204-9001)
	  Арматура, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(401-9040)
	  Бетон омоноличивания, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(403-9022)
	  Конструкции сборные железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	30-01-018-02
	      стоечных опор мостов под автомобильные дороги
	83425,49 
	7003,35 
	23510,95 
	1912,34 
	52911,19 
	711 

	(204-9001)
	  Арматура, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(401-9040)
	  Бетон омоноличивания, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(403-9022)
	  Конструкции сборные железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	30-01-018-03
	      опор-стенок мостов
	68945,16 
	7590,18 
	33349,04 
	2702,70 
	28005,94 
	789 

	(204-9001)
	  Арматура, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(401-9040)
	  Бетон омоноличивания, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(403-9022)
	  Конструкции сборные железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	30-01-018-04
	      опор мостов из контурных блоков до 5 т
	27057,61 
	4579,12 
	15634,87 
	1822,18 
	6843,62 
	476 

	(403-9022)
	  Конструкции сборные железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	30-01-018-05
	      опор мостов из контурных блоков свыше 5 т
	45992,57 
	4915,82 
	27398,25 
	2106,23 
	13678,50 
	511 

	(403-9022)
	  Конструкции сборные железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	30-01-018-06
	      опор мостов из контурных блоков с заполнением ядра бетонными блоками
	17580,84 
	1287,44 
	15190,79 
	1318,89 
	1102,61 
	135,52 

	(403-9010)
	  Блоки бетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	Таблица 30-01-019. Заполнение ядра опор из контурных блоков бетоном 

   

	
	Измеритель: 100 м3 бетона в деле

	30-01-019-01
	Заполнение ядра опор из контурных блоков бетоном
	67166,73 
	1902,20 
	5541,42 
	610,84 
	59723,11 
	188,71 

	Таблица 30-01-020. Сооружение монолитных бетонных опор мостов при подаче бетона на суше 

   

	
	Измеритель: 100 м3 монолитного бетона в деле

	
	Сооружение монолитных бетонных опор мостов при подаче бетона на суше:

	30-01-020-01
	      без облицовки
	88532,91 
	3423,50 
	10281,07 
	1184,27 
	74828,34 
	386,4 

	30-01-020-02
	      с одновременной облицовкой
	75203,78 
	4739,58 
	5867,42 
	641,44 
	64596,78 
	492,68 

	Таблица 30-01-021. Сооружение монолитных бетонных опор мостов при подаче бетона с плавсредств 

   

	
	Измеритель: 100 м3 бетона в деле

	
	Сооружение монолитных бетонных опор мостов при подаче бетона с плавсредств:

	30-01-021-01
	      без облицовки
	101789,31 
	4425,22 
	22723,97 
	3078,08 
	74640,12 
	499,46 

	30-01-021-02
	      с одновременной облицовкой
	78457,85 
	3837,32 
	10326,36 
	1322,95 
	64294,17 
	398,89 

	Таблица 30-01-022. Армирование опор искусственных сооружений 

   

	
	Измеритель: 1 т арматуры

	30-01-022-01
	Армирование опор искусственных сооружений
	3656,63 
	527,86 
	2182,74 
	125,74 
	946,03 
	53,59 

	(204-9001)
	  Арматура, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1,032)  
	-  

	(204-9180)
	  Детали закладные и накладные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	Таблица 30-01-023. Бетонирование монолитных опор искусственных сооружений в деревометаллической опалубке приведенной площадью поперечного сечения до 15 м2 

   

	
	Измеритель: 1 м3 бетона

	30-01-023-01
	Бетонирование монолитных опор искусственных сооружений в деревометаллической опалубке приведенной площадью поперечного сечения до 15 м2
	4476,58 
	281,95 
	1559,86 
	110,29 
	2634,77 
	26,01 

	Таблица 30-01-024. Устройство из монолитного железобетона подферменных площадок и прокладных рядов, крыльев устоев, тротуарных консолей 

   

	
	Измеритель: 100 м3 железобетона в деле

	
	Устройство из монолитного железобетона:

	30-01-024-01
	      подферменных площадок и прокладных рядов на суше
	91823,74 
	5738,39 
	8434,26 
	989,51 
	77651,09 
	536,8 

	(204-9172)
	  Комплекты арматурной заготовки из арматурной стали класса А-III, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	30-01-024-02
	      подферменных площадок, укладываемых с плавсредств
	100617,75 
	6131,46 
	16835,20 
	2254,21 
	77651,09 
	608,28 

	(204-9172)
	  Комплекты арматурной заготовки из арматурной стали класса А-III, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	30-01-024-03
	      крыльев устоев
	122277,61 
	10165,65 
	11735,31 
	1359,46 
	100376,65 
	1056,72 

	(204-9172)
	  Комплекты арматурной заготовки из арматурной стали класса А-III, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	30-01-024-04
	      тротуарных консолей
	126146,04 
	15563,23 
	17404,90 
	2033,97 
	93177,91 
	1599,51 

	(204-9172)
	  Комплекты арматурной заготовки из арматурной стали класса А-III, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	Таблица 30-01-025. Установка сборных железобетонных конструкций подферменников и ригелей на мостах под автомобильные и железные дороги 

   

	
	Измеритель: 100 м3 сборного железобетона

	
	Установка сборных железобетонных конструкций подферменников и ригелей:

	30-01-025-01
	      одноблочных на мостах под автомобильные дороги
	25842,16 
	8487,72 
	6540,99 
	338,40 
	10813,45 
	783 

	(403-9022)
	  Конструкции сборные железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	30-01-025-02
	      двухблочных на мостах под автомобильные дороги
	16928,27 
	4721,25 
	5511,13 
	284,56 
	6695,89 
	435,54 

	(403-9022)
	  Конструкции сборные железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	30-01-025-03
	      на мостах под железные дороги
	47414,33 
	9513,51 
	26508,09 
	1377,26 
	11392,73 
	853,23 

	(403-9022)
	  Конструкции сборные железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	Таблица 30-01-026. Устройство облицовки опор мостов 

   

	
	Измеритель: 100 м2 облицовки

	
	Устройство облицовки опор мостов:

	30-01-026-01
	      массивной
	24674,85 
	7444,87 
	13197,48 
	1606,31 
	4032,50 
	649,64 

	(412-9060)
	  Камень облицовочный криволинейный, (м2)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(27)  
	-  

	(412-9070)
	  Камень облицовочный прямолинейный, (м2)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(73)  
	-  

	30-01-026-02
	      навесной из камня
	25016,61 
	9014,44 
	3536,45 
	615,67 
	12465,72 
	786,6 

	(412-9060)
	  Камень облицовочный криволинейный, (м2)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(27)  
	-  

	(412-9070)
	  Камень облицовочный прямолинейный, (м2)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(73)  
	-  

	30-01-026-03
	      ледорезов
	28276,80 
	22977,92 
	2015,38 
	418,95 
	3283,50 
	2060,8 

	(412-9060)
	  Камень облицовочный криволинейный, (м2)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	Таблица 30-01-027. Разборка кладки опор мостов и труб 

   

	
	Измеритель: 100 м3 кладки

	
	Разборка кладки опор мостов и труб:

	30-01-027-01
	      бетонной
	90983,32 
	11357,44 
	79625,88 
	5266,98 
	0,00 
	1153,04 

	30-01-027-02
	      железобетонной
	232207,84 
	28121,46 
	203606,54 
	13460,06 
	479,84 
	2823,44 

	30-01-027-03
	При разборке кладки в русле реки добавлять к расценкам 30-01-027-01, 30-01-027-02
	1506,76 
	1295,16 
	0,00 
	0,00 
	211,60 
	172 

	Раздел 2. ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ПРОЛЕТНЫЕ СТРОЕНИЯ МОСТОВ 

   

	Подраздел 2.1 ОПОРНЫЕ ЧАСТИ 

   

	Таблица 30-02-001. Установка стальных опорных частей пролетных строений мостов 

   

	
	Измеритель: 1 опорная часть

	
	Установка стальных опорных частей пролетных строений мостов:

	30-02-001-01
	      тангенциальных
	259,48 
	85,26 
	167,10 
	13,59 
	7,12 
	7,44 

	(201-9021)
	  Части опорные пролетных строений, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	30-02-001-02
	      секторных
	494,35 
	295,24 
	191,99 
	15,62 
	7,12 
	28,86 

	(201-9021)
	  Части опорные пролетных строений, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	Таблица 30-02-002. Установка опорных частей пролетных строений мостов из полимерных материалов, резины и фторопласта 

   

	
	Измеритель: 1 опорная часть

	30-02-002-01
	Установка опорных частей пролетных строений мостов из полимерных материалов, резины и фторопласта
	18,28 
	6,47 
	0,00 
	0,00 
	11,81 
	0,65 

	(201-9021)
	  Части опорные пролетных строений, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	Подраздел 2.2 ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ПРОЛЕТНЫЕ СТРОЕНИЯ МОСТОВ ПОД ОДИН ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ПУТЬ 

   

	Таблица 30-02-005. Установка на опоры железобетонных пролетных строений мостов под один железнодорожный путь 

   

	
	Измеритель: 1 пролетное строение

	
	Установка на опоры железобетонных пролетных строений мостов под один железнодорожный путь длиной:

	30-02-005-01
	      до 6 м стреловыми кранами
	7524,84 
	546,47 
	5217,16 
	267,70 
	1761,21 
	51,12 

	(403-9020)
	  Конструкции сборные железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	30-02-005-02
	      до 12 м стреловыми кранами
	10409,79 
	671,12 
	7362,92 
	377,90 
	2375,75 
	62,78 

	(403-9020)
	  Конструкции сборные железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	30-02-005-03
	      до 18 м консольными кранами
	41773,87 
	2942,35 
	25265,43 
	1379,70 
	13566,09 
	291,9 

	(403-9020)
	  Конструкции сборные железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	30-02-005-04
	      до 24 м консольными кранами
	47155,42 
	3173,39 
	28432,41 
	1523,88 
	15549,62 
	314,82 

	(403-9020)
	  Конструкции сборные железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	30-02-005-05
	      до 34,3 м консольными кранами
	43721,75 
	2624,89 
	29494,54 
	1342,13 
	11602,32 
	252,88 

	(403-9020)
	  Конструкции сборные железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	Таблица 30-02-006. Установка на опоры двумя спаренными стреловыми кранами пролетных строений мостов под один железнодорожный путь 

   

	
	Измеритель: 1 пролетное строение

	
	Установка на опоры двумя спаренными стреловыми кранами пролетных строений мостов под один железнодорожный путь длиной:

	30-02-006-01
	      до 6 м
	12460,66 
	546,47 
	10368,97 
	535,40 
	1545,22 
	51,12 

	(403-9020)
	  Конструкции сборные железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	30-02-006-02
	      до 12 м
	17316,96 
	671,12 
	14613,42 
	754,30 
	2032,42 
	62,78 

	(403-9020)
	  Конструкции сборные железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	Таблица 30-02-007. Поперечная передвижка на расстояние до 10 м железобетонных пролетных строений под один железнодорожный путь 

   

	
	Измеритель: 1 балка пролетного строения

	30-02-007-01
	Поперечная передвижка на расстояние до 10 м железобетонных пролетных строений под один железнодорожный путь
	15313,47 
	2084,82 
	6552,07 
	926,10 
	6676,58 
	200,85 

	Подраздел 2.3 ПРОЛЕТНЫЕ СТРОЕНИЯ АВТОДОРОЖНЫХ МОСТОВ 

   

	Таблица 30-02-014. Укрупнительная сборка составных балок железобетонных пролетных строений автодорожных мостов 

   

	
	Измеритель: 1 балка пролетного строения

	
	Укрупнительная сборка составных балок железобетонных пролетных строений автодорожных мостов длиной:

	30-02-014-01
	      до 24 м
	11541,70 
	1500,45 
	5314,27 
	416,75 
	4726,98 
	140,36 

	(204-9050)
	  Проволока арматурная из стали В-II, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	30-02-014-02
	      до 33 м
	17605,18 
	2529,68 
	6962,79 
	555,65 
	8112,71 
	236,64 

	(204-9050)
	  Проволока арматурная из стали В-II, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	30-02-014-03
	      до 42 м
	23091,43 
	3137,30 
	9030,96 
	703,43 
	10923,17 
	293,48 

	(204-9050)
	  Проволока арматурная из стали В-II, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	Таблица 30-02-015. Установка на опоры пролетных строений автодорожных мостов 

   

	
	Измеритель: 1 балка пролетного строения

	
	Установка на опоры автодорожных мостов:

	30-02-015-01
	      пролетных строений длиной до 9 м
	837,44 
	104,53 
	469,03 
	38,03 
	263,88 
	10,07 

	(403-9020)
	  Конструкции сборные железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	30-02-015-02
	      пролетных строений длиной до 15 м
	941,75 
	104,53 
	573,34 
	39,37 
	263,88 
	10,07 

	(403-9020)
	  Конструкции сборные железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	30-02-015-03
	      пролетных строений длиной до 18 м
	1319,21 
	150,62 
	904,71 
	77,17 
	263,88 
	14,09 

	(403-9020)
	  Конструкции сборные железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	30-02-015-04
	      стреловыми кранами железобетонных пролетных строений балочных длиной до 12 м
	1484,27 
	148,03 
	581,86 
	52,99 
	754,38 
	14,47 

	(403-9020)
	  Конструкции сборные железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	30-02-015-05
	      стреловыми кранами железобетонных пролетных строений балочных длиной до 15 м
	1722,57 
	148,03 
	820,16 
	68,56 
	754,38 
	14,47 

	(403-9020)
	  Конструкции сборные железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	30-02-015-06
	      стреловыми кранами железобетонных пролетных строений балочных длиной до 18 м
	2083,69 
	194,73 
	1112,84 
	93,92 
	776,12 
	18,76 

	(403-9020)
	  Конструкции сборные железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	30-02-015-07
	      стреловыми кранами железобетонных пролетных строений балочных длиной до 21 м
	2128,16 
	239,20 
	1112,84 
	93,92 
	776,12 
	23,73 

	(403-9020)
	  Конструкции сборные железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	30-02-015-08
	      стреловыми кранами железобетонных пролетных строений балочных длиной до 24 м
	2699,90 
	239,20 
	1684,58 
	100,68 
	776,12 
	23,73 

	(403-9020)
	  Конструкции сборные железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	30-02-015-09
	      консольно-шлюзовыми кранами железобетонных пролетных строений балочных длиной до 18 м
	5192,50 
	359,72 
	1485,12 
	146,20 
	3347,66 
	36,52 

	(403-9020)
	  Конструкции сборные железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	30-02-015-10
	      консольно-шлюзовыми кранами железобетонных пролетных строений балочных длиной до 21 м
	5457,62 
	396,56 
	1561,20 
	151,36 
	3499,86 
	40,26 

	(403-9020)
	  Конструкции сборные железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	30-02-015-11
	      консольно-шлюзовыми кранами железобетонных пролетных строений балочных длиной до 24 м
	5557,66 
	433,01 
	1472,60 
	120,76 
	3652,05 
	43,96 

	(403-9020)
	  Конструкции сборные железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	30-02-015-12
	      консольно-шлюзовыми кранами железобетонных пролетных строений балочных длиной до 33 м
	9400,30 
	757,96 
	2644,71 
	131,86 
	5997,63 
	76,95 

	(403-9020)
	  Конструкции сборные железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	30-02-015-13
	      консольно-шлюзовыми кранами железобетонных пролетных строений балочных длиной до 42 м
	11708,35 
	882,56 
	2330,23 
	106,28 
	8495,56 
	89,6 

	(403-9020)
	  Конструкции сборные железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	30-02-015-14
	      козловыми кранами железобетонных пролетных строений балочных длиной до 18 м
	4162,64 
	171,45 
	2290,41 
	129,60 
	1700,78 
	16,76 

	(403-9020)
	  Конструкции сборные железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	30-02-015-15
	      козловыми кранами железобетонных пролетных строений балочных длиной до 21 м
	4162,64 
	171,45 
	2290,41 
	129,60 
	1700,78 
	16,76 

	(403-9020)
	  Конструкции сборные железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	30-02-015-16
	      козловыми кранами железобетонных пролетных строений балочных длиной до 24 м
	4162,64 
	171,45 
	2290,41 
	129,60 
	1700,78 
	16,76 

	(403-9020)
	  Конструкции сборные железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	30-02-015-17
	      козловыми кранами железобетонных пролетных строений балочных длиной до 33 м
	5857,61 
	292,17 
	3499,96 
	192,45 
	2065,48 
	28,56 

	(403-9020)
	  Конструкции сборные железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	30-02-015-18
	      козловыми кранами железобетонных пролетных строений балочных длиной до 42 м
	6597,42 
	292,17 
	3499,96 
	192,45 
	2805,29 
	28,56 

	(403-9020)
	  Конструкции сборные железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	Таблица 30-02-016. Сборка из плитных элементов блоков коробчатых железобетонных пролетных строений автодорожных мостов на готовых подмостях 

   

	
	Измеритель: 100 м3 железобетонных конструкций пролетного строения

	
	Сборка из плитных элементов блоков коробчатых железобетонных пролетных строений автодорожных мостов на готовых подмостях под:

	30-02-016-01
	      метропроезд
	115979,15 
	8228,49 
	68295,76 
	3380,12 
	39454,90 
	835,38 

	(403-9022)
	  Конструкции сборные железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	30-02-016-02
	      автопроезд
	73809,31 
	3457,84 
	41129,96 
	2127,66 
	29221,51 
	351,05 

	(403-9022)
	  Конструкции сборные железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	Таблица 30-02-017. Навесная сборка железобетонных пролетных строений мостов под автомобильную дорогу 

   

	
	Измеритель: 100 м3 сборного железобетона

	30-02-017-01
	Навесная сборка железобетонных пролетных строений мостов под автомобильную дорогу
	100377,33 
	10610,61 
	50092,90 
	4146,19 
	39673,82 
	913,92 

	(403-9022)
	  Конструкции сборные железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	(508-9001)
	  Канаты арматурные, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(443)  
	-  

	Таблица 30-02-018. Изготовление и натяжение арматуры при навесной сборке железобетонных пролетных строений мостов под автомобильную дорогу 

   

	
	Измеритель: 1 т арматуры

	30-02-018-01
	Изготовление и натяжение арматуры при навесной сборке железобетонных пролетных строений мостов под автомобильную дорогу
	11387,36 
	1509,79 
	6713,72 
	665,37 
	3163,85 
	143,38 

	(508-9001)
	  Канаты арматурные, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1020)  
	-  

	Таблица 30-02-019. Сборка и разборка плашкоутов для перевозки на плаву и установки на опоры балочных пролетных строений 

   

	
	Измеритель: 100 т плашкоутов

	30-02-019-01
	Сборка и разборка плашкоутов для перевозки на плаву и установки на опоры балочных пролетных строений
	36027,13 
	10865,16 
	10776,17 
	1460,96 
	14385,80 
	1090,88 

	Таблица 30-02-020. Сборка и разборка плавучих опор из неинвентарных элементов для перевозки на плаву и установки на опоры балочных пролетных строений 

   

	
	Измеритель: 100 т неинвентарных элементов

	30-02-020-01
	Сборка и разборка плавучих опор из неинвентарных элементов для перевозки на плаву и установки на опоры балочных пролетных строений
	33383,26 
	9063,60 
	18698,19 
	2262,85 
	5621,47 
	910 

	(201-0779)
	  Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	Таблица 30-02-021. Перевозка на плаву и установка на опоры металлических пролетных строений мостов 

   

	
	Измеритель: 1 пролетное строение

	
	Перевозка на плаву и установка на опоры металлических пролетных строений мостов длиной:

	30-02-021-01
	      до 88 м
	77007,86 
	21286,17 
	7862,82 
	814,63 
	47858,87 
	2212,7 

	(201-9343)
	  Бакены, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(8)  
	-  

	(403-9022)
	  Конструкции сборные железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(10,7)  
	-  

	30-02-021-02
	      до 110 м
	84335,27 
	21904,74 
	9344,44 
	993,76 
	53086,09 
	2277 

	(201-9343)
	  Бакены, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(8)  
	-  

	(403-9022)
	  Конструкции сборные железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(13,3)  
	-  

	30-02-021-03
	      до 158 м
	95519,28 
	22544,47 
	9872,20 
	1055,68 
	63102,61 
	2343,5 

	(201-9343)
	  Бакены, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(8)  
	-  

	(403-9022)
	  Конструкции сборные железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(16)  
	-  

	Таблица 30-02-022. Перевозка на плаву и установка на опоры железобетонных пролетных строений мостов 

   

	
	Измеритель: 100 м3 железобетонных пролетных строений

	
	Перевозка на плаву и установка на опоры железобетонных пролетных строений мостов массой:

	30-02-022-01
	      до 800 т
	25417,52 
	6370,96 
	2772,66 
	284,55 
	16273,90 
	695,52 

	(201-9343)
	  Бакены, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1,9)  
	-  

	(403-9022)
	  Конструкции сборные железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(4,1)  
	-  

	30-02-022-02
	      свыше 800 т
	13021,74 
	2359,43 
	1916,42 
	202,03 
	8745,89 
	257,58 

	(201-9343)
	  Бакены, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	(403-9022)
	  Конструкции сборные железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(2,15)  
	-  

	Таблица 30-02-024. Устройство монолитных железобетонных пролетных строений и монолитных плит сталежелезобетонных пролетных строений мостов и путепроводов 

   

	
	Измеритель: 1 м3 бетонной смеси

	30-02-024-01
	Устройство монолитных железобетонных пролетных строений и монолитных плит сталежелезобетонных пролетных строений мостов и путепроводов
	1738,11 
	273,79 
	512,20 
	22,69 
	952,12 
	28,46 

	(101-9311)
	  Металлоконструкции балок ограждения, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,0023)  
	-  

	(101-9410)
	  Сталь швеллерная, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,0301)  
	-  

	(201-9211)
	  Стойки металлические опорные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,0042)  
	-  

	(204-9001)
	  Арматура, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(204-9002)
	  Детали закладные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,0129)  
	-  

	(401-9021)
	  Бетон, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	Подраздел 2.4 СООРУЖЕНИЕ НЕРАЗРЕЗНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПРОЛЕТНЫХ СТРОЕНИЙ АВТОДОРОЖНЫХ МОСТОВ ПЛИТНО-РЕБРИСТОЙ КОНСТРУКЦИИ (ПРК) 

   

	Таблица 30-02-030. Сборка и разборка стальных перемещающихся подмостей из инвентарных конструкций для сооружений неразрезных железобетонных пролетных строений автодорожных мостов плитно-ребристой конструкции (ПРК) 

   

	
	Измеритель: 1 т подмостей

	
	Стальные перемещающиеся подмости из инвентарных конструкций для сооружений неразрезных железобетонных пролетных строений автодорожных мостов плитно-ребристой конструкции (ПРК):

	30-02-030-01
	      сборка
	943,53 
	141,12 
	271,55 
	23,02 
	530,86 
	14 

	(101-1809)
	  Болты высокопрочные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(101-9117)
	  Металлоконструкции подмостей, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	30-02-030-02
	      разборка
	75,12 
	31,65 
	43,47 
	3,77 
	0,00 
	3,14 

	Таблица 30-02-031. Продольная надвижка инвентарных стальных перемещающихся подмостей для сооружений неразрезных железобетонных пролетных строений автодорожных мостов плитно-ребристой конструкции (ПРК) 

   

	
	Измеритель: 1 пролетное строение подмостей

	30-02-031-01
	Продольная надвижка инвентарных стальных перемещающихся подмостей для сооружений неразрезных железобетонных пролетных строений автодорожных мостов плитно-ребристой конструкции (ПРК) на расстояние до 80 м
	19113,61 
	3677,58 
	5647,81 
	684,14 
	9788,22 
	334,63 

	30-02-031-02
	На каждые дополнительные 10 м надвижки добавлять к расценке 30-02-031-01
	293,24 
	222,77 
	70,47 
	8,54 
	0,00 
	20,27 

	Таблица 30-02-032. Монтаж неразрезных железобетонных блоков пролетных строений автодорожного моста плитно-ребристой конструкции (ПРК) 

   

	
	Измеритель: 100 м3 сборного железобетона

	30-02-032-01
	Монтаж неразрезных железобетонных блоков пролетных строений автодорожного моста плитно-ребристой конструкции (ПРК)
	21894,63 
	2039,36 
	7663,06 
	744,81 
	12192,21 
	196,47 

	(403-9022)
	  Конструкции сборные железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	Таблица 30-02-033. Натяжение арматуры на монтаже пролетных строений (ПРК) 

   

	
	Измеритель: 1 т арматуры

	30-02-033-01
	Натяжение арматуры на монтаже пролетных строений (ПРК)
	6361,90 
	717,83 
	3546,03 
	224,54 
	2098,04 
	67,15 

	(204-9050)
	  Проволока арматурная из стали В-II, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1,02)  
	-  

	Раздел 3. СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ПУТЕПРОВОДЫ И ПЕШЕХОДНЫЕ МОСТЫ 

   

	Подраздел 3.1 ПУТЕПРОВОДЫ ПОД АВТОМОБИЛЬНУЮ НАГРУЗКУ ИЗ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА ЧЕРЕЗ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ 

   

	Таблица 30-03-001. Сооружение опор под автомобильную нагрузку из сборного железобетона через железные дороги 

   

	
	Измеритель: 100 м3 сборного железобетона

	
	Сооружение опор под автомобильную нагрузку из сборного железобетона через железные дороги:

	30-03-001-01
	      одностоечных
	38034,38 
	4654,64 
	21042,72 
	1419,78 
	12337,02 
	478,38 

	(403-9022)
	  Конструкции сборные железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	30-03-001-02
	      двухстоечных
	45372,78 
	6727,22 
	24075,99 
	1645,32 
	14569,57 
	691,39 

	(403-9022)
	  Конструкции сборные железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	30-03-001-03
	      многостоечных
	79126,26 
	14757,37 
	32370,91 
	2217,63 
	31997,98 
	1498,21 

	(403-9022)
	  Конструкции сборные железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	Таблица 30-03-002. Установка пролетных строений путепроводов под автомобильную нагрузку из сборного железобетона через железные дороги 

   

	
	Измеритель: 1 балка пролетного строения

	
	Установка пролетных строений путепроводов под автомобильную нагрузку из сборного железобетона через железные дороги длиной:

	30-03-002-01
	      до 12 м
	1581,74 
	88,90 
	1018,05 
	67,89 
	474,79 
	8,69 

	(403-9020)
	  Конструкции сборные железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	30-03-002-02
	      до 15 м
	1584,63 
	89,00 
	1018,05 
	67,89 
	477,58 
	8,7 

	(403-9020)
	  Конструкции сборные железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	30-03-002-03
	      до 18 м
	2090,57 
	154,58 
	1548,22 
	107,49 
	387,77 
	15,11 

	(403-9020)
	  Конструкции сборные железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	30-03-002-04
	      до 24 м
	2143,61 
	202,04 
	1548,22 
	107,49 
	393,35 
	19,75 

	(403-9020)
	  Конструкции сборные железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	30-03-002-05
	      свыше 24 м
	5442,25 
	262,91 
	4780,41 
	262,93 
	398,93 
	25,7 

	(403-9020)
	  Конструкции сборные железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	Подраздел 3.2 ПУТЕПРОВОДЫ ПОД АВТОМОБИЛЬНУЮ НАГРУЗКУ ИЗ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА ЧЕРЕЗ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ 

   

	Таблица 30-03-008. Сооружение промежуточных опор путепроводов под автомобильную нагрузку из сборного железобетона через автомобильные дороги 

   

	
	Измеритель: 100 м3 сборного железобетона

	
	Сооружение промежуточных опор путепроводов под автомобильную нагрузку из сборного железобетона через автомобильные дороги:

	30-03-008-01
	      одностоечных
	23241,99 
	1529,39 
	8072,82 
	500,93 
	13639,78 
	149,5 

	(403-9022)
	  Конструкции сборные железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	30-03-008-02
	      двухстоечных
	21977,73 
	1847,03 
	7987,96 
	494,93 
	12142,74 
	180,55 

	(403-9022)
	  Конструкции сборные железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	30-03-008-03
	      многостоечных
	41701,97 
	3172,76 
	13397,36 
	822,43 
	25131,85 
	318,55 

	(403-9022)
	  Конструкции сборные железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	Подраздел 3.3 ПЕШЕХОДНЫЕ МОСТЫ ЧЕРЕЗ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ 

   

	Таблица 30-03-012. Сооружение железобетонных конструкций опор и лестничных сходов пешеходных мостов через железные дороги 

   

	
	Измеритель: 1 м3 сборных железобетонных конструкций

	
	Сооружение железобетонных конструкций:

	30-03-012-01
	      опор одностоечных
	453,73 
	38,38 
	317,31 
	25,52 
	98,04 
	4,19 

	(403-9022)
	  Конструкции сборные железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	30-03-012-02
	      опор многостоечных
	603,74 
	63,34 
	408,43 
	44,56 
	131,97 
	6,43 

	(403-9022)
	  Конструкции сборные железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	30-03-012-03
	      лестничных сходов на платформу
	873,25 
	111,40 
	549,28 
	58,69 
	212,57 
	11,58 

	(403-9022)
	  Конструкции сборные железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	30-03-012-04
	      лестничных сходов на землю
	705,41 
	88,64 
	399,91 
	40,34 
	216,86 
	9,33 

	(403-9022)
	  Конструкции сборные железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	Таблица 30-03-013. Установка железобетонных пролетных строений пешеходных мостов через железные дороги 

   

	
	Измеритель: 1 пролетное строение

	
	Установка железобетонных пролетных строений пешеходных мостов через железные дороги длиной:

	30-03-013-01
	      до 12 м
	5051,54 
	328,28 
	2644,66 
	178,35 
	2078,60 
	32,96 

	(403-9020)
	  Конструкции сборные железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	30-03-013-02
	      до 15 м
	5153,54 
	328,28 
	2746,66 
	178,35 
	2078,60 
	32,96 

	(403-9020)
	  Конструкции сборные железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	30-03-013-03
	      до 18 м
	6219,38 
	419,61 
	3721,17 
	245,15 
	2078,60 
	42,13 

	(403-9020)
	  Конструкции сборные железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	30-03-013-04
	      до 24 м
	6317,69 
	517,92 
	3721,17 
	245,15 
	2078,60 
	52 

	(403-9020)
	  Конструкции сборные железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	30-03-013-05
	      до 27 м
	7764,42 
	688,63 
	4997,19 
	319,27 
	2078,60 
	69,14 

	(403-9020)
	  Конструкции сборные железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	Раздел 4. СТАЛЬНЫЕ ПРОЛЕТНЫЕ СТРОЕНИЯ МОСТОВ 

   

	Таблица 30-04-001. Установка кранами стальных пролетных строений мостов 

   

	
	Измеритель: 1 пролетное строение

	
	Установка кранами стальных пролетных строений мостов длиной:

	30-04-001-01
	      до 12 м (пакетных однопролетных)
	3327,42 
	187,85 
	2781,91 
	145,93 
	357,66 
	18,86 

	(201-9032)
	  Пролетные строения железнодорожных мостов, (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	30-04-001-02
	      до 30 м
	24958,83 
	2557,73 
	16147,33 
	1223,86 
	6253,77 
	256,8 

	(201-9032)
	  Пролетные строения железнодорожных мостов, (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	30-04-001-03
	      свыше 30 м
	40239,64 
	3527,53 
	20521,65 
	996,91 
	16190,46 
	354,17 

	(201-9032)
	  Пролетные строения железнодорожных мостов, (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	Таблица 30-04-002. Сборка стальных пролетных строений мостов навесным и полунавесным способом 

   

	
	Измеритель: 1 т пролетного строения

	
	Сборка стальных пролетных строений мостов навесным и полунавесным способом расчетным пролетом длиной:

	30-04-002-01
	      до 66 м
	2814,53 
	331,65 
	1612,44 
	131,67 
	870,44 
	33,67 

	(101-1809)
	  Болты высокопрочные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(201-9189)
	  Пролетные строения мостов стальные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	30-04-002-02
	      до 88 м
	2526,39 
	278,26 
	1502,82 
	122,66 
	745,31 
	28,25 

	(101-1809)
	  Болты высокопрочные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(201-9189)
	  Пролетные строения мостов стальные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	30-04-002-03
	      до 110 м
	2438,56 
	262,70 
	1462,51 
	118,52 
	713,35 
	26,67 

	(101-1809)
	  Болты высокопрочные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(201-9189)
	  Пролетные строения мостов стальные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	30-04-002-04
	      свыше 110 м
	2326,17 
	232,66 
	1456,11 
	118,24 
	637,40 
	23,62 

	(101-1809)
	  Болты высокопрочные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(201-9189)
	  Пролетные строения мостов стальные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	Таблица 30-04-003. Продольная передвижка однопутных стальных пролетных строений мостов по готовому основанию 

   

	
	Измеритель: 1 пролетное строение

	
	Продольная передвижка однопутных стальных пролетных строений мостов по готовому основанию расчетным пролетом длиной:

	30-04-003-01
	      до 55 м, расстояние передвижки до 60 м
	133276,88 
	16107,73 
	9232,79 
	1236,14 
	107936,36 
	1674,4 

	30-04-003-02
	      до 70 м, расстояние передвижки до 90 м
	163569,48 
	23211,14 
	9938,67 
	1313,79 
	130419,67 
	2412,8 

	30-04-003-03
	      до 80 м, расстояние передвижки до 90 м
	156639,09 
	18608,93 
	10530,04 
	1384,06 
	127500,12 
	1934,4 

	30-04-003-04
	      до 90 м, расстояние передвижки до 120 м
	203448,46 
	21717,15 
	11700,72 
	1528,57 
	170030,59 
	2257,5 

	30-04-003-05
	      до 110 м, расстояние передвижки до 150 м
	286995,46 
	32828,25 
	15229,51 
	1958,67 
	238937,70 
	3412,5 

	
	На каждые дополнительные 10 м передвижки добавлять к расценке:

	30-04-003-06
	      30-04-003-01
	6533,57 
	342,47 
	13,99 
	0,14 
	6177,11 
	35,6 

	30-04-003-07
	      30-04-003-02
	7701,81 
	432,90 
	19,91 
	0,14 
	7249,00 
	45 

	30-04-003-08
	      30-04-003-03
	7701,81 
	432,90 
	19,91 
	0,14 
	7249,00 
	45 

	30-04-003-09
	      30-04-003-04
	10375,51 
	432,90 
	21,90 
	0,27 
	9920,71 
	45 

	30-04-003-10
	      30-04-003-05
	11449,61 
	894,66 
	34,49 
	0,27 
	10520,46 
	93 

	Таблица 30-04-004. Поперечная передвижка стальных пролетных строений мостов по готовому основанию на расстояние до 10 м 

   

	
	Измеритель: 1 пролетное строение

	
	Поперечная передвижка стальных пролетных строений мостов по готовому основанию на расстояние до 10 м расчетным пролетом длиной:

	30-04-004-01
	      до 80 м
	32120,45 
	5672,72 
	4310,92 
	586,63 
	22136,81 
	589,68 

	30-04-004-02
	      до 110 м
	36052,32 
	6483,11 
	5146,12 
	698,33 
	24423,09 
	673,92 

	30-04-004-03
	      до 160 м
	61864,22 
	9114,37 
	13696,17 
	1905,91 
	39053,68 
	947,44 

	
	На каждые дополнительные 10 м передвижки добавлять к расценке:

	30-04-004-04
	      30-04-004-01
	6785,09 
	1226,84 
	88,93 
	0,00 
	5469,32 
	127,53 

	30-04-004-05
	      30-04-004-02
	8323,49 
	1488,98 
	113,91 
	0,00 
	6720,60 
	154,78 


	30-04-004-06
	      30-04-004-03
	10290,21 
	2076,19 
	252,92 
	0,00 
	7961,10 
	215,82 

	Таблица 30-04-005. Подъем стальных пролетных строений мостов 

   

	
	Измеритель: 1 м подъема пролетного строения

	
	Подъем стальных пролетных строений мостов длиной:

	30-04-005-01
	      до 88 м
	14980,48 
	3049,36 
	3394,80 
	437,53 
	8536,32 
	298,08 

	30-04-005-02
	      свыше 88 м
	13141,68 
	2132,34 
	2053,13 
	260,45 
	8956,21 
	208,44 

	Таблица 30-04-006. Опускание стальных пролетных строений мостов 

   

	
	Измеритель: 1 м опускания стального пролетного строения

	
	Опускание стальных пролетных строений мостов длиной:

	30-04-006-01
	      до 88 м
	12202,84 
	1900,32 
	1766,20 
	224,51 
	8536,32 
	185,76 

	30-04-006-02
	      свыше 88 м
	12688,57 
	1955,57 
	1776,79 
	224,89 
	8956,21 
	191,16 

	Таблица 30-04-007. Укрупнительная сборка ортотропных плит 

   

	
	Измеритель: 1 т металлоконструкций

	30-04-007-01
	Укрупнительная сборка ортотропных плит
	1840,58 
	203,37 
	1379,58 
	76,08 
	257,63 
	21,14 

	(101-1809)
	  Болты высокопрочные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	Таблица 30-04-008. Конвейерно-тыловая сборка пролетных строений моста (на подмостях) 

   

	
	Измеритель: 1 т металлоконструкций

	30-04-008-01
	Конвейерно-тыловая сборка пролетных строений моста (на подмостях)
	1985,23 
	184,37 
	1437,01 
	72,59 
	363,85 
	15,88 

	(101-1809)
	  Болты высокопрочные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(201-9189)
	  Пролетные строения мостов стальные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	Таблица 30-04-009. Надвижка пролетного строения моста методом скольжения 

   

	
	Измеритель: 10000 т-м

	30-04-009-01
	Надвижка пролетного строения моста методом скольжения с места сборки в первый пролет (до постоянной опоры)
	52900,82 
	5363,82 
	46882,93 
	1215,54 
	654,07 
	462 

	30-04-009-02
	На каждый последующий 1 м после первого пролета добавлять к расценке 30-04-009-01
	14853,85 
	1339,46 
	13514,39 
	331,88 
	0,00 
	121,88 

	Раздел 5. ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ ПОД ЖЕЛЕЗНУЮ ДОРОГУ 

   

	Таблица 30-05-001. Установка на стальных пролетных строениях мостов под железную дорогу железобетонных конструкций 

   

	
	Измеритель: 100 м3 железобетона в деле

	
	Установка на стальных пролетных строениях мостов под железную дорогу сборных тротуарных консолей и плит при объеме блока:

	30-05-001-01
	      до 0,2 м3
	36870,22 
	29201,10 
	7669,12 
	928,99 
	0,00 
	3073,8 

	(101-1809)
	  Болты высокопрочные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(204-9172)
	  Комплекты арматурной заготовки из арматурной стали класса А-III, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(403-9022)
	  Конструкции сборные железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	30-05-001-02
	      свыше 0,2 м3
	31832,64 
	14896,00 
	8568,37 
	1019,77 
	8368,27 
	1568 

	(101-1809)
	  Болты высокопрочные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(204-9172)
	  Комплекты арматурной заготовки из арматурной стали класса А-III, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(403-9022)
	  Конструкции сборные железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	
	Сооружения на стальных пролетных строениях мостов под железную дорогу:

	30-05-001-03
	      балластных корыт, не включаемых в работу ферм, сборных
	16756,47 
	6447,84 
	10308,63 
	1229,26 
	0,00 
	678,72 

	(101-1809)
	  Болты высокопрочные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(204-9172)
	  Комплекты арматурной заготовки из арматурной стали класса А-III, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(403-9022)
	  Конструкции сборные железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	30-05-001-04
	      балластных корыт, не включаемых в работу ферм, монолитных
	176094,68 
	10861,35 
	34625,31 
	4211,29 
	130608,02 
	1143,3 

	(204-9172)
	  Комплекты арматурной заготовки из арматурной стали класса А-III, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(204-9173)
	  Комплекты арматурной заготовки из арматурной стали класса А-I, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	30-05-001-05
	      сборных балластных корыт, включаемых в работу ферм, монтаж на берегу, пролеты длиной 27 м с гибким упором и монолитным стыком
	32881,91 
	11952,64 
	18953,43 
	1760,08 
	1975,84 
	1288 

	(101-1809)
	  Болты высокопрочные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(204-9172)
	  Комплекты арматурной заготовки из арматурной стали класса А-III, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(403-9022)
	  Конструкции сборные железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	30-05-001-06
	      сборных балластных корыт, включаемых в работу ферм, монтаж на берегу, пролеты длиной 27 м с жестким упором и монолитным стыком
	24133,20 
	7209,93 
	13272,68 
	1174,58 
	3650,59 
	741 

	(204-9172)
	  Комплекты арматурной заготовки из арматурной стали класса А-III, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(204-9173)
	  Комплекты арматурной заготовки из арматурной стали класса А-I, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(403-9022)
	  Конструкции сборные железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	30-05-001-07
	      железобетонных конструкций сборных балластных корыт, включаемых в работу ферм, монтаж в пролете, пролеты длиной 33 м с гибким упором и монолитным стыком
	180702,43 
	30848,11 
	23627,69 
	1848,42 
	126226,63 
	3097,2 

	(101-1809)
	  Болты высокопрочные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(204-9172)
	  Комплекты арматурной заготовки из арматурной стали класса А-III, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(403-9022)
	  Конструкции сборные железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	30-05-001-08
	      железобетонных конструкций сборных балластных корыт, включаемых в работу ферм, монтаж в пролете, пролеты длиной 55 м с гибким упором и клеевым стыком
	142375,24 
	27145,98 
	38057,14 
	3061,50 
	77172,12 
	2725,5 

	(101-1809)
	  Болты высокопрочные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(204-9172)
	  Комплекты арматурной заготовки из арматурной стали класса А-III, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(403-9022)
	  Конструкции сборные железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	Таблица 30-05-002. Укладка мостового полотна под железную дорогу 

   

	
	Измеритель: 1 км проезжей части под 1 путь

	30-05-002-01
	Укладка мостового полотна под железную дорогу
	4114876,33 
	78864,76 
	30049,30 
	1498,91 
	4005962,27 
	8198 

	Раздел 6. ДЕРЕВЯННЫЕ МОСТЫ 

   

	Таблица 30-06-001. Устройство деревянных опор 

   

	
	Измеритель: 1 м3 лесоматериала в деле

	
	Устройство деревянных опор длиной:

	30-06-001-01
	      до 10 м однорядных из бревен
	1952,66 
	168,36 
	361,31 
	37,30 
	1422,99 
	17,93 

	30-06-001-02
	      до 10 м однорядных из брусьев
	3068,62 
	473,30 
	275,29 
	30,22 
	2320,03 
	47,52 

	30-06-001-03
	      до 40 м двухрядных из бревен
	2310,08 
	338,74 
	307,77 
	33,20 
	1663,57 
	34,01 

	30-06-001-04
	      до 40 м двухрядных из брусьев
	3114,65 
	338,74 
	310,86 
	33,20 
	2465,05 
	34,01 

	30-06-001-05
	      до 40 м рамных из бревен
	2532,70 
	205,18 
	299,84 
	20,33 
	2027,68 
	20,6 

	30-06-001-06
	      до 40 м рамных из брусьев
	3088,04 
	184,56 
	263,26 
	18,29 
	2640,22 
	18,53 

	30-06-001-07
	      более 40 м рамных из бревен
	2483,18 
	216,03 
	255,46 
	17,89 
	2011,69 
	21,69 

	30-06-001-08
	      более 40 м рамных из брусьев
	2754,48 
	178,08 
	228,66 
	15,04 
	2347,74 
	17,88 

	
	Устройство деревянных опор:

	30-06-001-09
	      ряжевых из бревен
	1655,22 
	168,78 
	67,11 
	5,28 
	1419,33 
	18,67 

	30-06-001-10
	      ряжевых из брусьев
	2621,84 
	118,81 
	212,57 
	13,82 
	2290,46 
	12,97 

	30-06-001-11
	      шатровых ледорезов из бревен
	1514,22 
	276,64 
	130,16 
	12,20 
	1107,42 
	33,25 

	30-06-001-12
	      шатровых ледорезов из брусьев
	2616,71 
	311,95 
	145,78 
	14,63 
	2158,98 
	35,53 

	Таблица 30-06-002. Устройство деревянных пролетных строений мостов 

   

	
	Измеритель: 1 м3 лесоматериала в деле

	
	Устройство деревянных пролетных строений мостов под:

	30-06-002-01
	      железную дорогу из бревен
	1669,70 
	346,78 
	154,71 
	17,48 
	1168,21 
	35,64 

	30-06-002-02
	      железную дорогу из брусьев
	2654,95 
	417,64 
	192,84 
	22,09 
	2044,47 
	42,4 

	30-06-002-03
	      автомобильную дорогу из бревен
	1427,58 
	161,23 
	198,94 
	23,58 
	1067,41 
	16,57 

	30-06-002-04
	      автомобильную дорогу из брусьев
	2502,43 
	238,37 
	281,38 
	32,52 
	1982,68 
	24,2 

	30-06-002-05
	      автомобильную дорогу с дощато-гвоздевыми фермами
	2533,06 
	219,32 
	197,85 
	20,87 
	2115,89 
	22,02 

	Раздел 7. ТРУБЫ ВОДОПРОПУСКНЫЕ НА ГОТОВЫХ ФУНДАМЕНТАХ (ОСНОВАНИЯХ) И ЛОТКИ ВОДООТВОДНЫЕ 

   

	Подраздел 7.1 ТРУБЫ ВОДОПРОПУСКНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КРУГЛЫЕ ПОД НАСЫПЯМИ ЖЕЛЕЗНЫХ И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ 

   

	Таблица 30-07-001. Укладка лекальных блоков под звенья водопропускных железобетонных круглых труб под насыпями железных и автомобильных дорог 

   

	
	Измеритель: 1 м3 железобетонных блоков

	
	Укладка лекальных блоков под звенья водопропускных железобетонных круглых труб под насыпями железных и автомобильных дорог, отверстия труб:

	30-07-001-01
	      до 1 м
	135,22 
	20,14 
	91,81 
	11,11 
	23,27 
	2,17 

	(403-9022)
	  Конструкции сборные железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	30-07-001-02
	      до 2 м
	109,04 
	15,59 
	70,53 
	8,54 
	22,92 
	1,68 

	(403-9022)
	  Конструкции сборные железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	Таблица 30-07-002. Укладка звеньев одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб под насыпями железных и автомобильных дорог 

   

	
	Измеритель: 1 м3 железобетона звеньев

	
	Укладка звеньев одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб под насыпями железных и автомобильных дорог, отверстия труб:

	30-07-002-01
	      0,5 м, высота насыпи до 0/0,9 м
	890,46 
	125,59 
	556,33 
	68,02 
	208,54 
	13,22 

	(403-9022)
	  Конструкции сборные железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	30-07-002-02
	      0,75 м, высота насыпи до 0/1,35 м
	648,32 
	97,19 
	380,55 
	46,77 
	170,58 
	10,23 

	(403-9022)
	  Конструкции сборные железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	30-07-002-03
	      1 м, высота насыпи до 3/4 м
	687,59 
	83,98 
	465,64 
	57,07 
	137,97 
	8,84 

	(403-9022)
	  Конструкции сборные железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	30-07-002-04
	      1 м, высота насыпи до 6/7 м
	572,30 
	69,92 
	382,79 
	47,04 
	119,59 
	7,36 

	(403-9022)
	  Конструкции сборные железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	30-07-002-05
	      1,25 м, высота насыпи до 3/4 м
	626,65 
	68,21 
	451,09 
	55,32 
	107,35 
	7,18 

	(403-9022)
	  Конструкции сборные железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	30-07-002-06
	      1,25 м, высота насыпи до 7/8 м
	329,08 
	58,52 
	173,43 
	21,71 
	97,13 
	6,16 

	(403-9022)
	  Конструкции сборные железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	30-07-002-07
	      1,25 м, высота насыпи до 19/20 м
	248,04 
	44,27 
	129,17 
	16,21 
	74,60 
	4,66 

	(403-9022)
	  Конструкции сборные железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	30-07-002-08
	      1,5 м, высота насыпи до 3/3 м
	309,43 
	58,14 
	167,24 
	20,83 
	84,05 
	6,12 

	(403-9022)
	  Конструкции сборные железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	30-07-002-09
	      1,5 м, высота насыпи до 8/9 м
	273,64 
	50,64 
	147,09 
	18,38 
	75,91 
	5,33 

	(403-9022)
	  Конструкции сборные железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	30-07-002-10
	      1,5 м, высота насыпи до 19/20 м
	196,10 
	36,01 
	105,07 
	13,18 
	55,02 
	3,79 

	(403-9022)
	  Конструкции сборные железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	30-07-002-11
	      2 м, высота насыпи до 3/5 м
	258,64 
	48,45 
	137,54 
	17,10 
	72,65 
	5,1 

	(403-9022)
	  Конструкции сборные железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	30-07-002-12
	      2 м, высота насыпи до 8/8 м
	216,29 
	38,10 
	110,14 
	13,91 
	68,05 
	4,01 

	(403-9022)
	  Конструкции сборные железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	30-07-002-13
	      2 м, высота насыпи до 19/20 м
	173,89 
	31,35 
	89,40 
	11,28 
	53,14 
	3,3 

	(403-9022)
	  Конструкции сборные железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	Таблица 30-07-003. Укладка звеньев удлиняемых одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб под насыпями железных и автомобильных дорог 

   

	
	Измеритель: 1 м3 железобетона звеньев

	
	Укладка звеньев удлиняемых одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб под насыпями железных и автомобильных дорог, отверстия труб:

	30-07-003-01
	      0,5 м, высота насыпи до 0/0,9 м
	843,08 
	138,32 
	498,41 
	61,11 
	206,35 
	14,56 

	(403-9022)
	  Конструкции сборные железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	30-07-003-02
	      0,75 м, высота насыпи до 0/1,35 м
	638,85 
	106,40 
	359,34 
	44,45 
	173,11 
	11,2 

	(403-9022)
	  Конструкции сборные железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	30-07-003-03
	      1 м, высота насыпи до 3/4 м
	524,73 
	92,34 
	295,46 
	36,48 
	136,93 
	9,72 

	(403-9022)
	  Конструкции сборные железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	30-07-003-04
	      1 м, высота насыпи до 6/7 м
	435,61 
	76,95 
	244,79 
	30,28 
	113,87 
	8,1 

	(403-9022)
	  Конструкции сборные железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	30-07-003-05
	      1,25 м, высота насыпи до 3/4 м
	422,09 
	75,05 
	234,41 
	28,97 
	112,63 
	7,9 

	(403-9022)
	  Конструкции сборные железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	30-07-003-06
	      1,25 м, высота насыпи до 7/8 м
	362,40 
	64,41 
	200,53 
	24,79 
	97,46 
	6,78 

	(403-9022)
	  Конструкции сборные железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	30-07-003-07
	      1,25 м, высота насыпи до 19/20 м
	271,72 
	48,74 
	150,68 
	18,63 
	72,30 
	5,13 

	(403-9022)
	  Конструкции сборные железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	30-07-003-08
	      1,5 м, высота насыпи до 3/3 м
	359,66 
	63,94 
	198,29 
	24,52 
	97,43 
	6,73 

	(403-9022)
	  Конструкции сборные железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	30-07-003-09
	      1,5 м, высота насыпи до 8/9 м
	311,83 
	55,77 
	173,37 
	21,44 
	82,69 
	5,87 

	(403-9022)
	  Конструкции сборные железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	30-07-003-10
	      1,5 м, высота насыпи до 19/20 м
	220,34 
	39,62 
	123,22 
	15,18 
	57,50 
	4,17 

	(403-9022)
	  Конструкции сборные железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	30-07-003-11
	      2 м, высота насыпи до 3/5 м
	296,42 
	53,20 
	161,05 
	19,95 
	82,17 
	5,6 

	(403-9022)
	  Конструкции сборные железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	30-07-003-12
	      2 м, высота насыпи до 8/8 м
	233,85 
	41,90 
	127,17 
	15,78 
	64,78 
	4,41 

	(403-9022)
	  Конструкции сборные железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	30-07-003-13
	      2 м, высота насыпи до 19/20 м
	192,21 
	34,49 
	105,30 
	13,01 
	52,42 
	3,63 

	(403-9022)
	  Конструкции сборные железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	Таблица 30-07-004. Укладка звеньев двухочковых водопропускных железобетонных круглых труб под насыпями железных и автомобильных дорог 

   

	
	Измеритель: 1 м3 железобетона звеньев

	
	Укладка звеньев двухочковых водопропускных железобетонных круглых труб под насыпями железных и автомобильных дорог, отверстия труб:

	30-07-004-01
	      2х0,75 м, высота насыпи до 0/1,35 м
	989,63 
	97,19 
	299,41 
	37,09 
	593,03 
	10,23 

	(403-9022)
	  Конструкции сборные железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	30-07-004-02
	      2х1 м, высота насыпи до 3/4 м
	1141,08 
	107,45 
	349,20 
	42,98 
	684,43 
	11,31 

	(403-9022)
	  Конструкции сборные железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	30-07-004-03
	      2х1 м, высота насыпи до 6/7 м
	953,68 
	89,40 
	291,81 
	35,97 
	572,47 
	9,41 

	(403-9022)
	  Конструкции сборные железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	30-07-004-04
	      2х1,25 м, высота насыпи до 3/3 м
	1049,45 
	92,15 
	299,65 
	36,91 
	657,65 
	9,7 

	(403-9022)
	  Конструкции сборные железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	30-07-004-05
	      2х1,25 м, высота насыпи до 7/8 м
	890,90 
	78,76 
	255,39 
	31,43 
	556,75 
	8,29 

	(403-9022)
	  Конструкции сборные железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	30-07-004-06
	      2х1,25 м, высота насыпи до 19/20 м
	613,15 
	57,00 
	183,44 
	22,66 
	372,71 
	6 

	(403-9022)
	  Конструкции сборные железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	30-07-004-07
	      2х1,5 м, высота насыпи до 3/3 м
	1016,27 
	82,37 
	271,07 
	33,33 
	662,83 
	8,67 

	(403-9022)
	  Конструкции сборные железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	30-07-004-08
	      2х1,5 м, высота насыпи до 8/9 м
	884,51 
	72,11 
	239,42 
	29,43 
	572,98 
	7,59 

	(403-9022)
	  Конструкции сборные железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	30-07-004-09
	      2х1,5 м, высота насыпи до 19/20 м
	547,08 
	48,45 
	157,40 
	19,44 
	341,23 
	5,1 

	(403-9022)
	  Конструкции сборные железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	30-07-004-10
	      2х2 м, высота насыпи до 8/9 м
	1047,60 
	75,34 
	253,15 
	31,16 
	719,11 
	7,93 

	(403-9022)
	  Конструкции сборные железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	30-07-004-11
	      2х2 м, высота насыпи до 19/20 м
	625,10 
	48,07 
	160,16 
	19,65 
	416,87 
	5,06 

	(403-9022)
	  Конструкции сборные железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	Таблица 30-07-005. Укладка звеньев удлиняемых двухочковых водопропускных железобетонных круглых труб под насыпями железных и автомобильных дорог 

   

	
	Измеритель: 1 м3 железобетона звеньев

	
	Укладка звеньев удлиняемых двухочковых водопропускных железобетонных круглых труб под насыпями железных и автомобильных дорог, отверстия труб:

	30-07-005-01
	      2х0,75 м, высота насыпи до 0/1,35 м
	1046,44 
	106,40 
	358,75 
	44,25 
	581,29 
	11,2 

	(403-9022)
	  Конструкции сборные железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	30-07-005-02
	      2х1 м, высота насыпи до 3/4 м
	1217,19 
	118,09 
	418,62 
	51,38 
	680,48 
	12,43 

	(403-9022)
	  Конструкции сборные железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	30-07-005-03
	      2х1 м, высота насыпи до 6/7 м
	1016,28 
	98,33 
	348,91 
	42,87 
	569,04 
	10,35 

	(403-9022)
	  Конструкции сборные железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	30-07-005-04
	      2х1,25 м, высота насыпи до 3/3 м
	1128,43 
	101,37 
	358,98 
	44,08 
	668,08 
	10,67 

	(403-9022)
	  Конструкции сборные железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	30-07-005-05
	      2х1,25 м, высота насыпи до 7/8 м
	958,99 
	86,64 
	305,77 
	37,53 
	566,58 
	9,12 

	(403-9022)
	  Конструкции сборные железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	30-07-005-06
	      2х1,25 м, высота насыпи до 19/20 м
	663,77 
	62,80 
	220,39 
	27,13 
	380,58 
	6,61 

	(403-9022)
	  Конструкции сборные железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	30-07-005-07
	      2х1,5 м, высота насыпи до 3/3 м
	1092,58 
	90,54 
	324,81 
	39,84 
	677,23 
	9,53 

	(403-9022)
	  Конструкции сборные железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	30-07-005-08
	      2х1,5 м, высота насыпи до 8/9 м
	951,50 
	79,42 
	286,44 
	35,13 
	585,64 
	8,36 

	(403-9022)
	  Конструкции сборные железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	30-07-005-09
	      2х1,5 м, высота насыпи до 19/20 м
	591,44 
	53,20 
	188,74 
	23,23 
	349,50 
	5,6 

	(403-9022)
	  Конструкции сборные железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	30-07-005-10
	      2х2 м, высота насыпи до 8/9 м
	1112,28 
	82,84 
	303,53 
	37,26 
	725,91 
	8,72 


	(403-9022)
	  Конструкции сборные железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	30-07-005-11
	      2х2 м, высота насыпи до 19/20 м
	665,26 
	52,92 
	191,51 
	23,44 
	420,83 
	5,57 

	(403-9022)
	  Конструкции сборные железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	Таблица 30-07-006. Укладка звеньев трехочковых водопропускных железобетонных круглых труб под насыпями железных и автомобильных дорог 

   

	
	Измеритель: 1 м3 железобетона звеньев

	
	Укладка звеньев трехочковых водопропускных железобетонных круглых труб под насыпями железных и автомобильных дорог, отверстия труб:

	30-07-006-01
	      3х0,75 м, высота насыпи до 0/1,35 м
	1174,88 
	96,14 
	307,25 
	38,03 
	771,49 
	10,12 

	(403-9022)
	  Конструкции сборные железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	30-07-006-02
	      3х1 м, высота насыпи до 3/4 м
	1437,44 
	117,04 
	400,71 
	49,23 
	919,69 
	12,32 

	(403-9022)
	  Конструкции сборные железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	30-07-006-03
	      3х1 м, высота насыпи до 6/7 м
	1144,57 
	97,19 
	328,76 
	40,45 
	718,62 
	10,23 

	(403-9022)
	  Конструкции сборные железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	30-07-006-04
	      3х1,25 м, высота насыпи до 3/3 м
	1325,42 
	101,84 
	347,79 
	42,74 
	875,79 
	10,72 

	(403-9022)
	  Конструкции сборные железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	30-07-006-05
	      3х1,25 м, высота насыпи до 7/8 м
	1140,74 
	87,88 
	299,35 
	36,83 
	753,51 
	9,25 

	(403-9022)
	  Конструкции сборные железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	30-07-006-06
	      3х1,25 м, высота насыпи до 19/20 м
	787,10 
	63,46 
	212,55 
	26,19 
	511,09 
	6,68 

	(403-9022)
	  Конструкции сборные железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	30-07-006-07
	      3х1,5 м, высота насыпи до 3/3 м
	1287,17 
	91,87 
	316,97 
	38,87 
	878,33 
	9,67 

	(403-9022)
	  Конструкции сборные железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	30-07-006-08
	      3х1,5 м, высота насыпи до 8/9 м
	1091,60 
	79,52 
	273,01 
	33,49 
	739,07 
	8,37 

	(403-9022)
	  Конструкции сборные железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	30-07-006-09
	      3х1,5 м, высота насыпи до 19/20 м
	697,54 
	53,58 
	182,03 
	22,43 
	461,93 
	5,64 

	(403-9022)
	  Конструкции сборные железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	30-07-006-10
	      3х2 м, высота насыпи до 3/5 м
	1393,54 
	88,35 
	311,08 
	38,09 
	994,11 
	9,3 

	(403-9022)
	  Конструкции сборные железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	30-07-006-11
	      3х2 м, высота насыпи до 8/8 м
	1017,60 
	66,50 
	232,41 
	28,51 
	718,69 
	7 

	(403-9022)
	  Конструкции сборные железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	30-07-006-12
	      3х2 м, высота насыпи до 19/20 м
	819,09 
	54,34 
	189,27 
	23,17 
	575,48 
	5,72 

	(403-9022)
	  Конструкции сборные железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	Таблица 30-07-007. Укладка звеньев удлиняемых трехочковых водопропускных железобетонных круглых труб под насыпями железных и автомобильных дорог 

   

	
	Измеритель: 1 м3 железобетона звеньев

	
	Укладка звеньев удлиняемых трехочковых водопропускных железобетонных круглых труб под насыпями железных и автомобильных дорог, отверстия труб:

	30-07-007-01
	      3х0,75 м, высота насыпи до 0/1,35 м
	603,86 
	105,74 
	357,63 
	44,12 
	140,49 
	11,13 

	(403-9022)
	  Конструкции сборные железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	30-07-007-02
	      3х1 м, высота насыпи до 3/4 м
	1518,02 
	128,73 
	472,36 
	57,88 
	916,93 
	13,55 

	(403-9022)
	  Конструкции сборные железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	30-07-007-03
	      3х1 м, высота насыпи до 6/7 м
	1209,50 
	106,40 
	386,97 
	47,48 
	716,13 
	11,2 

	(403-9022)
	  Конструкции сборные железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  


	30-07-007-04
	      3х1,25 м, высота насыпи до 3/3 м
	1407,65 
	111,72 
	410,49 
	50,34 
	885,44 
	11,76 

	(403-9022)
	  Конструкции сборные железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	30-07-007-05
	      3х1,25 м, высота насыпи до 7/8 м
	1209,54 
	96,71 
	350,85 
	43,04 
	761,98 
	10,18 

	(403-9022)
	  Конструкции сборные железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	30-07-007-06
	      3х1,25 м, высота насыпи до 19/20 м
	839,00 
	69,83 
	251,74 
	30,91 
	517,43 
	7,35 

	(403-9022)
	  Конструкции сборные железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	30-07-007-07
	      3х1,5 м, высота насыпи до 3/3 м
	1366,22 
	100,99 
	374,07 
	45,80 
	891,16 
	10,63 

	(403-9022)
	  Конструкции сборные железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	30-07-007-08
	      3х1,5 м, высота насыпи до 8/9 м
	1162,32 
	87,50 
	324,51 
	39,74 
	750,31 
	9,21 

	(403-9022)
	  Конструкции сборные железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	30-07-007-09
	      3х1,5 м, высота насыпи до 19/20 м
	741,68 
	58,90 
	213,38 
	26,21 
	469,40 
	6,2 

	(403-9022)
	  Конструкции сборные железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	30-07-007-10
	      3х2 м, высота насыпи до 3/5 м
	1467,70 
	97,19 
	369,30 
	45,16 
	1001,21 
	10,23 

	(403-9022)
	  Конструкции сборные железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	30-07-007-11
	      3х2 м, высота насыпи до 8/8 м
	1072,04 
	73,06 
	274,95 
	33,68 
	724,03 
	7,69 

	(403-9022)
	  Конструкции сборные железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	30-07-007-12
	      3х2 м, высота насыпи до 19/20 м
	863,26 
	59,76 
	223,98 
	27,36 
	579,52 
	6,29 

	(403-9022)
	  Конструкции сборные железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	Подраздел 7.2 ВОДОПРОПУСКНЫЕ ТРУБЫ ИЗ ГОФРИРОВАННОГО МЕТАЛЛА 

   

	Таблица 30-07-010. Устройство гравийно-песчаной подготовки под водопропускные трубы из гофрированного металла 

   

	
	Измеритель: 1 м3 подготовки

	30-07-010-01
	Устройство гравийно-песчаной подготовки под водопропускные трубы из гофрированного металла
	208,03 
	16,30 
	78,71 
	8,86 
	113,02 
	1,84 

	Таблица 30-07-011. Укладка водопропускных труб из гофрированного металла 

   

	
	Измеритель: 1 м одноочковой трубы

	
	Укладка водопропускных труб из гофрированного металла диаметром:

	30-07-011-01
	      1,5 м
	634,86 
	155,80 
	106,51 
	17,79 
	372,55 
	16,4 

	(103-9012)
	  Трубы стальные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	30-07-011-02
	      2 м
	1028,82 
	222,30 
	154,67 
	26,95 
	651,85 
	23,4 

	(103-9012)
	  Трубы стальные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	30-07-011-03
	      3 м
	1446,86 
	289,75 
	196,89 
	34,49 
	960,22 
	30,5 

	(103-9012)
	  Трубы стальные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	Подраздел 7.3 ОГОЛОВКИ КРУГЛЫХ ВОДОПРОПУСКНЫХ ТРУБ 

   

	Таблица 30-07-014. Сооружение оголовков круглых водопропускных труб 

   

	
	Измеритель: 1 м3 сборных конструкций

	
	Сооружение оголовков круглых водопропускных труб одноочковых отверстием:

	30-07-014-01
	      0,5 м
	299,72 
	58,14 
	206,89 
	25,23 
	34,69 
	6,12 

	(403-9022)
	  Конструкции сборные железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	30-07-014-02
	      0,75 м
	198,31 
	37,43 
	127,40 
	15,61 
	33,48 
	3,94 

	(403-9022)
	  Конструкции сборные железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	30-07-014-03
	      1-2 м
	268,63 
	29,64 
	76,43 
	9,32 
	162,56 
	3,12 

	(403-9022)
	  Конструкции сборные железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	30-07-014-04
	      2х0,75 м
	223,11 
	42,66 
	144,72 
	17,58 
	35,73 
	4,49 

	(403-9022)
	  Конструкции сборные железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	30-07-014-05
	      2х1 м
	380,82 
	39,62 
	96,58 
	11,75 
	244,62 
	4,17 

	(403-9022)
	  Конструкции сборные железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	30-07-014-06
	      2х(1,25-2) м
	428,52 
	36,67 
	75,90 
	9,38 
	315,95 
	3,86 

	(403-9022)
	  Конструкции сборные железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	30-07-014-07
	      3х0,75 м
	175,79 
	33,63 
	106,95 
	13,08 
	35,21 
	3,54 

	(403-9022)
	  Конструкции сборные железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	30-07-014-08
	      3х1 м
	469,13 
	43,80 
	99,12 
	12,12 
	326,21 
	4,61 

	(403-9022)
	  Конструкции сборные железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	30-07-014-09
	      3х1,25 м
	462,59 
	40,66 
	84,56 
	10,36 
	337,37 
	4,28 

	(403-9022)
	  Конструкции сборные железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	30-07-014-10
	      3х(1,5-2) м
	495,37 
	39,33 
	73,07 
	8,91 
	382,97 
	4,14 

	(403-9022)
	  Конструкции сборные железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	Таблица 30-07-015. Сооружение оголовков удлиняемых круглых водопропускных труб 

   

	
	Измеритель: 1 м3 сборных конструкций

	
	Сооружение оголовков удлиняемых круглых водопропускных труб двухочковых отверстием:

	30-07-015-01
	      0,5 м
	351,08 
	63,94 
	248,32 
	30,24 
	38,82 
	6,73 

	(403-9022)
	  Конструкции сборные железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	30-07-015-02
	      0,75 м
	230,38 
	41,14 
	153,15 
	18,74 
	36,09 
	4,33 

	(403-9022)
	  Конструкции сборные железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	30-07-015-03
	      1-2 м
	289,05 
	32,68 
	92,10 
	11,21 
	164,27 
	3,44 

	(403-9022)
	  Конструкции сборные железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	30-07-015-04
	      2х0,75 м
	271,42 
	46,93 
	173,83 
	21,11 
	50,66 
	4,94 

	(403-9022)
	  Конструкции сборные железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	30-07-015-05
	      2х1 м
	406,69 
	43,51 
	115,61 
	14,06 
	247,57 
	4,58 

	(403-9022)
	  Конструкции сборные железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	30-07-015-06
	      2х(1,25-2) м
	444,40 
	40,28 
	91,57 
	11,28 
	312,55 
	4,24 

	(403-9022)
	  Конструкции сборные железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	30-07-015-07
	      3х0,75 м
	202,64 
	37,05 
	128,22 
	15,65 
	37,37 
	3,9 

	(403-9022)
	  Конструкции сборные железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	30-07-015-08
	      3х1 м
	492,17 
	48,17 
	119,27 
	14,57 
	324,73 
	5,07 

	(403-9022)
	  Конструкции сборные железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	30-07-015-09
	      3х1,25 м
	481,55 
	44,65 
	101,06 
	12,29 
	335,84 
	4,7 

	(403-9022)
	  Конструкции сборные железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	30-07-015-10
	      3х(1,5-2) м
	515,36 
	43,32 
	87,92 
	10,77 
	384,12 
	4,56 

	(403-9022)
	  Конструкции сборные железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	Подраздел 7.4 ТРУБЫ ВОДОПРОПУСКНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ПОД НАСЫПЯМИ ЖЕЛЕЗНЫХ И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ 

   

	Таблица 30-07-018. Укладка звеньев одноочковых и двухочковых водопропускных железобетонных прямоугольных труб под насыпями железных и автомобильных дорог 

   

	
	Измеритель: 1 м3 железобетона плит или звеньев

	30-07-018-01
	Укладка плит на фундаменты под звенья прямоугольных труб
	318,70 
	25,61 
	105,24 
	12,74 
	187,85 
	2,76 

	(403-9015)
	  Плиты железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	
	Укладка звеньев одноочковых и двухочковых железобетонных прямоугольных труб (на железных и автомобильных дорогах) отверстием:

	30-07-018-02
	      1,0 м, высота насыпи до 7/7 м
	375,19 
	65,32 
	106,08 
	14,01 
	203,79 
	6,79 

	(403-9022)
	  Конструкции сборные железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	30-07-018-03
	      1,0 м, высота насыпи до 19/19 м
	323,42 
	57,24 
	92,05 
	12,18 
	174,13 
	5,95 

	(403-9022)
	  Конструкции сборные железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	30-07-018-04
	      1,25 м, высота насыпи до 7/7 м
	334,75 
	60,80 
	101,01 
	13,27 
	172,94 
	6,32 

	(403-9022)
	  Конструкции сборные железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	30-07-018-05
	      1,25 м, высота насыпи до 19/19 м
	285,95 
	51,76 
	87,81 
	11,48 
	146,38 
	5,38 

	(403-9022)
	  Конструкции сборные железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	30-07-018-06
	      1,5 м, высота насыпи до 3,5/3,5 м
	317,77 
	56,76 
	89,81 
	11,91 
	171,20 
	5,9 

	(403-9022)
	  Конструкции сборные железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	30-07-018-07
	      1,5 м, высота насыпи до 9/9 м
	270,89 
	49,06 
	77,73 
	10,25 
	144,10 
	5,1 

	(403-9022)
	  Конструкции сборные железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	30-07-018-08
	      1,5 м, высота насыпи до 19/19 м
	226,51 
	40,60 
	63,71 
	8,42 
	122,20 
	4,22 

	(403-9022)
	  Конструкции сборные железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	30-07-018-09
	      2 м, высота насыпи до 3,5/5 м
	294,02 
	53,49 
	88,40 
	11,67 
	152,13 
	5,56 

	(403-9022)
	  Конструкции сборные железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	30-07-018-10
	      2 м, высота насыпи до 9/10 м
	247,12 
	44,64 
	72,96 
	9,61 
	129,52 
	4,64 

	(403-9022)
	  Конструкции сборные железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	30-07-018-11
	      2 м, высота насыпи до 19/20 м
	193,13 
	33,96 
	58,64 
	7,68 
	100,53 
	3,53 

	(403-9022)
	  Конструкции сборные железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	30-07-018-12
	      2,5 м, высота насыпи до 3,5/5 м
	254,83 
	47,43 
	69,60 
	9,21 
	137,80 
	4,93 

	(403-9022)
	  Конструкции сборные железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	30-07-018-13
	      2,5 м, высота насыпи до 9/10 м
	203,99 
	38,58 
	58,93 
	7,78 
	106,48 
	4,01 

	(403-9022)
	  Конструкции сборные железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	30-07-018-14
	      2,5 м, высота насыпи до 19/20 м
	154,21 
	29,05 
	44,08 
	5,92 
	81,08 
	3,02 

	(403-9022)
	  Конструкции сборные железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	30-07-018-15
	      3 м, высота насыпи до 9/10 м
	164,24 
	30,69 
	48,27 
	6,37 
	85,28 
	3,19 

	(403-9022)
	  Конструкции сборные железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	30-07-018-16
	      3 м, высота насыпи до 19/20 м
	134,25 
	24,92 
	40,13 
	5,31 
	69,20 
	2,59 

	(403-9022)
	  Конструкции сборные железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	30-07-018-17
	      4 м, высота насыпи до 9/10 м
	150,96 
	28,48 
	46,85 
	6,12 
	75,63 
	2,96 

	(403-9022)
	  Конструкции сборные железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	30-07-018-18
	      4 м, высота насыпи до 19/20 м
	121,64 
	23,18 
	34,24 
	4,54 
	64,22 
	2,41 

	(403-9022)
	  Конструкции сборные железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	Таблица 30-07-019. Укладка звеньев удлиняемых одноочковых и двухочковых водопропускных железобетонных прямоугольных труб под насыпями железных и автомобильных дорог 

   

	
	Измеритель: 1 м3 железобетона плит или звеньев

	30-07-019-01
	Укладка плит под звенья прямоугольных труб
	342,57 
	28,21 
	126,51 
	15,31 
	187,85 
	3,04 

	(403-9015)
	  Плиты железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	
	Укладка звеньев удлиняемых одноочковых и двухочковых железобетонных прямоугольных труб (на железных и автомобильных дорогах) отверстием:

	30-07-019-02
	      1,0 м, высота насыпи до 7/7 м
	401,88 
	71,86 
	126,23 
	16,46 
	203,79 
	7,47 

	(403-9022)
	  Конструкции сборные железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	30-07-019-03
	      1,0 м, высота насыпи до 19/19 м
	347,01 
	62,91 
	109,97 
	14,36 
	174,13 
	6,54 

	(403-9022)
	  Конструкции сборные железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	30-07-019-04
	      1,25 м, высота насыпи до 7/7 м
	359,74 
	66,76 
	120,04 
	15,57 
	172,94 
	6,94 

	(403-9022)
	  Конструкции сборные железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	30-07-019-05
	      1,25 м, высота насыпи до 19/19 м
	308,74 
	56,85 
	104,60 
	13,50 
	147,29 
	5,91 

	(403-9022)
	  Конструкции сборные железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	30-07-019-06
	      1,5 м, высота насыпи до 3,5/3,5 м
	339,22 
	62,53 
	105,49 
	13,81 
	171,20 
	6,5 

	(403-9022)
	  Конструкции сборные железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	30-07-019-07
	      1,5 м, высота насыпи до 9/9 м
	295,16 
	53,87 
	94,00 
	12,35 
	147,29 
	5,6 

	(403-9022)
	  Конструкции сборные железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	30-07-019-08
	      1,5 м, высота насыпи до 19/19 м
	242,95 
	44,73 
	76,02 
	9,92 
	122,20 
	4,65 

	(403-9022)
	  Конструкции сборные железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	30-07-019-09
	      2,0 м, высота насыпи до 3,5/5 м
	316,19 
	58,87 
	105,19 
	13,71 
	152,13 
	6,12 

	(403-9022)
	  Конструкции сборные железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	30-07-019-10
	      2,0 м, высота насыпи до 9/10 м
	264,97 
	49,06 
	86,39 
	11,24 
	129,52 
	5,1 

	(403-9022)
	  Конструкции сборные железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	30-07-019-11
	      2,0 м, высота насыпи до 19/20 м
	207,84 
	37,33 
	69,83 
	9,04 
	100,68 
	3,88 

	(403-9022)
	  Конструкции сборные железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	30-07-019-12
	      2,5 м, высота насыпи до 3,5/5 м
	274,09 
	52,14 
	84,15 
	10,97 
	137,80 
	5,42 

	(403-9022)
	  Конструкции сборные железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	30-07-019-13
	      2,5 м, высота насыпи до 9/10 м
	219,19 
	42,42 
	70,13 
	9,14 
	106,64 
	4,41 

	(403-9022)
	  Конструкции сборные железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	30-07-019-14
	      2,5 м, высота насыпи до 19/20 м
	165,85 
	32,03 
	52,74 
	6,91 
	81,08 
	3,33 

	(403-9022)
	  Конструкции сборные железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	30-07-019-15
	      3,0 м, высота насыпи до 9/10 м
	139,33 
	33,77 
	20,28 
	2,98 
	85,28 
	3,51 

	(403-9022)
	  Конструкции сборные железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	30-07-019-16
	      3,0 м, высота насыпи до 19/20 м
	143,37 
	27,32 
	46,85 
	6,12 
	69,20 
	2,84 

	(403-9022)
	  Конструкции сборные железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	30-07-019-17
	      4,0 м, высота насыпи до 9/10 м
	162,71 
	31,27 
	55,81 
	7,21 
	75,63 
	3,25 

	(403-9022)
	  Конструкции сборные железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	30-07-019-18
	      4,0 м, высота насыпи до 19/20 м
	130,58 
	25,40 
	40,96 
	5,35 
	64,22 
	2,64 

	(403-9022)
	  Конструкции сборные железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	Таблица 30-07-020. Сооружение оголовков одноочковых и двухочковых водопропускных железобетонных прямоугольных труб под насыпями железных и автомобильных дорог 

   

	
	Измеритель: 1 м3 железобетонных конструкций

	
	Сооружение оголовков одноочковых и двухочковых водопропускных железобетонных прямоугольных труб под насыпями железных и автомобильных дорог,:

	30-07-020-01
	      входное отверстие трубы до 1,25 м
	230,95 
	34,05 
	99,53 
	12,77 
	97,37 
	3,54 

	(403-9022)
	  Конструкции сборные железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	30-07-020-02
	      входное отверстие трубы до 2 м
	203,59 
	27,32 
	80,50 
	10,46 
	95,77 
	2,84 

	(403-9022)
	  Конструкции сборные железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	30-07-020-03
	      входное отверстие трубы до 2,5 м
	198,34 
	24,43 
	78,26 
	10,19 
	95,65 
	2,54 

	(403-9022)
	  Конструкции сборные железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	30-07-020-04
	      выходное отверстие трубы до 1,25 м
	201,62 
	25,69 
	78,26 
	10,19 
	97,67 
	2,67 

	(403-9022)
	  Конструкции сборные железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	30-07-020-05
	      выходное отверстие трубы до 2 м
	230,17 
	32,52 
	101,77 
	13,04 
	95,88 
	3,38 

	(403-9022)
	  Конструкции сборные железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	30-07-020-06
	      выходное отверстие трубы до 2,5 м
	216,90 
	30,69 
	90,58 
	11,68 
	95,63 
	3,19 

	(403-9022)
	  Конструкции сборные железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	30-07-020-07
	      входное и выходное отверстие трубы до 3-4 м
	187,08 
	22,80 
	65,94 
	8,70 
	98,34 
	2,37 

	(403-9022)
	  Конструкции сборные железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	Таблица 30-07-021. Сооружение оголовков удлиняемых одноочковых и двухочковых водопропускных железобетонных прямоугольных труб под насыпями железных и автомобильных дорог 

   

	
	Измеритель: 1 м3 железобетонных конструкций

	
	Сооружение оголовков удлиняемых одноочковых и двухочковых водопропускных железобетонных прямоугольных труб под насыпями железных и автомобильных дорог,:

	30-07-021-01
	      входное отверстие трубы до 1,25 м
	253,46 
	37,52 
	118,57 
	15,07 
	97,37 
	3,9 

	(403-9022)
	  Конструкции сборные железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	30-07-021-02
	      входное отверстие трубы до 2 м
	221,95 
	30,01 
	96,17 
	12,36 
	95,77 
	3,12 

	(403-9022)
	  Конструкции сборные железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	30-07-021-03
	      входное отверстие трубы до 2,5 м
	216,42 
	26,84 
	93,93 
	12,09 
	95,65 
	2,79 

	(403-9022)
	  Конструкции сборные железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	30-07-021-04
	      выходное отверстие трубы до 1,25 м
	219,79 
	28,19 
	93,93 
	12,09 
	97,67 
	2,93 

	(403-9022)
	  Конструкции сборные железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	30-07-021-05
	      выходное отверстие трубы до 2,м
	253,59 
	35,79 
	121,92 
	15,47 
	95,88 
	3,72 

	(403-9022)
	  Конструкции сборные железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	30-07-021-06
	      выходное отверстие трубы до 2,5 м
	237,89 
	33,77 
	108,49 
	13,85 
	95,63 
	3,51 

	(403-9022)
	  Конструкции сборные железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	30-07-021-07
	      входное и выходное отверстие трубы до 3-4 м
	201,49 
	25,11 
	78,26 
	10,19 
	98,12 
	2,61 

	(403-9022)
	  Конструкции сборные железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	Подраздел 7.5 ТРУБЫ ВОДОПРОПУСКНЫЕ БЕТОННЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ПОД НАСЫПЯМИ ЖЕЛЕЗНЫХ И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ 

   

	Таблица 30-07-024. Установка блоков стенок водопропускных бетонных прямоугольных труб и оголовков под насыпями железных и автомобильных дорог 

   

	
	Измеритель: 1 м3 сборных конструкций

	
	Установка блоков стенок водопропускных бетонных прямоугольных труб и оголовков под насыпями железных и автомобильных дорог, отверстие:

	30-07-024-01
	      одноочковой трубы до 3 м
	307,45 
	36,01 
	65,59 
	8,33 
	205,85 
	3,79 

	(403-9022)
	  Конструкции сборные железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	30-07-024-02
	      одноочковой трубы до 6 м
	551,48 
	43,51 
	65,59 
	8,33 
	442,38 
	4,58 

	(403-9022)
	  Конструкции сборные железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	30-07-024-03
	      двухочковой трубы до 3 м
	341,15 
	42,52 
	65,59 
	8,33 
	233,04 
	4,42 

	(403-9022)
	  Конструкции сборные железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	30-07-024-04
	      двухочковой трубы до 6 м
	469,47 
	37,52 
	44,32 
	5,76 
	387,63 
	3,9 

	(403-9022)
	  Конструкции сборные железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	Таблица 30-07-025. Установка блоков стенок водопропускных бетонных прямоугольных удлиняемых труб и оголовков под насыпями железных и автомобильных дорог 

   

	
	Измеритель: 1 м3 сборных конструкций

	
	Установка блоков стенок водопропускных бетонных прямоугольных удлиняемых труб и оголовков под насыпями железных и автомобильных дорог, отверстие:

	30-07-025-01
	      одноочковой трубы до 3 м
	323,37 
	39,62 
	77,90 
	9,82 
	205,85 
	4,17 

	(403-9022)
	  Конструкции сборные железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	30-07-025-02
	      одноочковой трубы до 6 м
	568,16 
	47,88 
	77,90 
	9,82 
	442,38 
	5,04 

	(403-9022)
	  Конструкции сборные железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	30-07-025-03
	      двухочковой трубы до 3 м
	357,11 
	46,17 
	77,90 
	9,82 
	233,04 
	4,86 

	(403-9022)
	  Конструкции сборные железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	30-07-025-04
	      двухочковой трубы до 6 м
	481,66 
	40,76 
	53,27 
	6,84 
	387,63 
	4,29 

	(403-9022)
	  Конструкции сборные железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	Таблица 30-07-026. Укладка плит перекрытия водопропускных бетонных прямоугольных труб под насыпями железных и автомобильных дорог 

   

	
	Измеритель: 1 м3 сборных конструкций

	
	Укладка плит перекрытия водопропускных бетонных прямоугольных труб под насыпями железных и автомобильных дорог, отверстие трубы:

	30-07-026-01
	      до 3 м
	225,14 
	67,92 
	92,93 
	11,25 
	64,29 
	6,98 

	(403-9022)
	  Конструкции сборные железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	30-07-026-02
	      до 6 м
	96,44 
	29,58 
	34,71 
	4,20 
	32,15 
	3,04 

	(403-9022)
	  Конструкции сборные железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	Таблица 30-07-027. Укладка плит перекрытия водопропускных бетонных прямоугольных удлиняемых труб под насыпями железных и автомобильных дорог 

   

	
	Измеритель: 1 м3 сборных конструкций

	
	Укладка плит перекрытия водопропускных бетонных прямоугольных удлиняемых труб под насыпями железных и автомобильных дорог, отверстие трубы:

	30-07-027-01
	      до 3 м
	250,88 
	74,63 
	111,96 
	13,55 
	64,29 
	7,67 

	(403-9022)
	  Конструкции сборные железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	30-07-027-02
	      до 6 м
	107,19 
	32,50 
	42,54 
	5,15 
	32,15 
	3,34 

	(403-9022)
	  Конструкции сборные железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	Подраздел 7.6 ЛОТКИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ВОДООТВОДНЫЕ 

   

	Таблица 30-07-030. Устройство железобетонных водоотводных лотков 

   

	
	Измеритель: 100 м лотка

	
	Устройство железобетонных водоотводных лотков междушпальных глубиной:

	30-07-030-01
	      до 0,35 м
	15418,14 
	2421,82 
	7241,40 
	718,15 
	5754,92 
	267,9 

	(403-9022)
	  Конструкции сборные железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	30-07-030-02
	      до 0,5 м
	17658,74 
	2875,26 
	7513,29 
	743,85 
	7270,19 
	318,06 

	(403-9022)
	  Конструкции сборные железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	30-07-030-03
	      до 0,7 м
	25184,05 
	4985,02 
	8501,90 
	791,18 
	11697,13 
	551,44 

	(403-9022)
	  Конструкции сборные железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	
	Устройство железобетонных водоотводных лотков междупутных глубиной:

	30-07-030-04
	      до 0,75 м
	31701,27 
	6145,08 
	9693,14 
	982,63 
	15863,05 
	631,56 

	(403-9022)
	  Конструкции сборные железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	30-07-030-05
	      до 1,25 м
	50260,67 
	9840,44 
	12797,85 
	1284,56 
	27622,38 
	1011,35 

	(403-9022)
	  Конструкции сборные железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	30-07-030-06
	      до 1,5 м
	60662,91 
	11610,61 
	14743,58 
	1465,21 
	34308,72 
	1193,28 

	(403-9022)
	  Конструкции сборные железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	Раздел 8. РАЗНЫЕ РАБОТЫ 

   

	Подраздел 8.1 ПЕРИЛА НА МОСТАХ И ПУТЕПРОВОДАХ 

   

	Таблица 30-08-001. Установка стальных сварных перил на мостах и путепроводах 

   

	
	Измеритель: 1 т перил

	30-08-001-01
	Установка стальных сварных перил на мостах и путепроводах
	1223,14 
	662,24 
	24,57 
	0,00 
	536,33 
	66,49 

	(201-9296)
	  Конструкции стальные перил, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	Таблица 30-08-002. Установка железобетонных сборных перил на мостах и путепроводах 

   

	
	Измеритель: 1 м3 перил

	30-08-002-01
	Установка железобетонных сборных перил на мостах и путепроводах
	2254,41 
	402,78 
	942,90 
	107,86 
	908,73 
	40,44 

	(403-9022)
	  Конструкции сборные железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	Таблица 30-08-003. Установка деревянных перил на мостах и путепроводах 

   

	
	Измеритель: 100 м перил

	
	Установка деревянных перил на мостах и путепроводах:

	30-08-003-01
	      без укладки дополнительных поперечин
	4765,57 
	1945,44 
	25,46 
	0,00 
	2794,67 
	193 

	30-08-003-02
	      с укладкой дополнительных поперечин
	12044,27 
	3424,96 
	95,79 
	0,00 
	8523,52 
	352 

	Подраздел 8.2 УСТРОЙСТВО ЛЕСТНИЧНЫХ СХОДОВ 

   

	Таблица 30-08-006. Устройство лестничных сходов на откосах насыпей и выемок 

   

	
	Измеритель: 1 м3 сборных железобетонных конструкций

	
	Устройство лестничных сходов на откосах высотой насыпи или глубиной выемки:

	30-08-006-01
	      до 5 м, ширина лестничных маршей до 1 м
	700,17 
	147,06 
	345,74 
	38,35 
	207,37 
	14,93 

	(403-9022)
	  Конструкции сборные железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	30-08-006-02
	      до 5 м, ширина лестничных маршей до 1,5 м
	636,27 
	124,50 
	294,48 
	32,66 
	217,29 
	12,64 

	(403-9022)
	  Конструкции сборные железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	30-08-006-03
	      до 5 м, ширина лестничных маршей свыше 1,5 м
	437,27 
	88,35 
	206,96 
	23,04 
	141,96 
	8,97 

	(403-9022)
	  Конструкции сборные железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	30-08-006-04
	      до 7 м, ширина лестничных маршей до 1 м
	680,54 
	138,79 
	330,21 
	36,59 
	211,54 
	14,09 

	(403-9022)
	  Конструкции сборные железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	30-08-006-05
	      до 7 м, ширина лестничных маршей до 1,5 м
	591,74 
	121,35 
	283,79 
	31,44 
	186,60 
	12,32 

	(403-9022)
	  Конструкции сборные железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	30-08-006-06
	      до 7 м, ширина лестничных маршей до свыше 1,5 м
	418,04 
	85,70 
	198,42 
	22,09 
	133,92 
	8,7 

	(403-9022)
	  Конструкции сборные железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	30-08-006-07
	      до 9 м, ширина лестничных маршей до 1 м
	882,48 
	149,23 
	547,55 
	42,08 
	185,70 
	15,15 

	(403-9022)
	  Конструкции сборные железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	30-08-006-08
	      до 9 м, ширина лестничных маршей до 1,5 м
	748,48 
	129,43 
	465,06 
	35,72 
	153,99 
	13,14 

	(403-9022)
	  Конструкции сборные железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	30-08-006-09
	      до 9 м, ширина лестничных маршей до свыше 1,5 м
	548,47 
	90,72 
	322,92 
	24,87 
	134,83 
	9,21 

	(403-9022)
	  Конструкции сборные железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	30-08-006-10
	      до 12 м, ширина лестничных маршей до 1 м
	616,84 
	145,58 
	337,01 
	37,13 
	134,25 
	14,78 

	(403-9022)
	  Конструкции сборные железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	30-08-006-11
	      до 12 м, ширина лестничных маршей до 1,5 м
	527,55 
	126,28 
	286,75 
	31,57 
	114,52 
	12,82 

	(403-9022)
	  Конструкции сборные железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	30-08-006-12
	      до 12 м, ширина лестничных маршей свыше 1,5 м
	382,48 
	87,47 
	197,15 
	21,82 
	97,86 
	8,88 

	(403-9022)
	  Конструкции сборные железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	Подраздел 8.3 ПОДПОРНЫЕ СТЕНКИ 

   

	Таблица 30-08-008. Устройство подпорных стенок 

   

	
	Измеритель: 1 м3

	
	Устройство подпорных стенок из сборных блоков железобетонных:

	30-08-008-01
	      ряжевых
	1696,60 
	235,96 
	1359,03 
	110,47 
	101,61 
	25,76 

	(403-9022)
	  Конструкции сборные железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	30-08-008-02
	      уголковых
	484,37 
	53,61 
	219,16 
	19,02 
	211,60 
	5,93 

	(403-9022)
	  Конструкции сборные железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	30-08-008-03
	      заборных
	1076,64 
	77,52 
	248,91 
	21,58 
	750,21 
	8,16 

	(403-9022)
	  Конструкции сборные железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	
	Устройство подпорных стенок из сборных блоков бетонных при высоте насыпи:

	30-08-008-04
	      до 6 м
	249,57 
	30,04 
	207,08 
	16,77 
	12,45 
	3,28 

	(403-9010)
	  Блоки бетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	30-08-008-05
	      свыше 6 м
	212,12 
	23,91 
	175,08 
	14,17 
	13,13 
	2,61 

	(403-9010)
	  Блоки бетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	30-08-008-06
	Устройство подпорных стенок монолитных железобетонных
	2156,45 
	154,88 
	984,92 
	86,38 
	1016,65 
	16,69 

	(204-9172)
	  Комплекты арматурной заготовки из арматурной стали класса А-III, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	Таблица 30-08-009. Устройство подпорной стенки высотой до 4 м из монолитного железобетона в металлической опалубке с укладкой бетонной смеси автобетононасосом 

   

	
	Измеритель: 1 м3 бетона

	30-08-009-01
	Устройство подпорной стенки высотой до 4 м из монолитного железобетона в металлической опалубке с укладкой бетонной смеси автобетононасосом
	1869,22 
	127,36 
	520,28 
	44,97 
	1221,58 
	12,27 

	(204-9001)
	  Арматура, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	Подраздел 8.4 УСТРОЙСТВО СОПРЯЖЕНИЯ АВТОДОРОЖНЫХ МОСТОВ И ПУТЕПРОВОДОВ С НАСЫПЬЮ 

   

	Таблица 30-08-012. Укладка переходных плит 

   

	
	Измеритель: 1 м3 железобетонных конструкций

	
	Укладка переходных плит сборно-монолитных длиной:

	30-08-012-01
	      до 5 м
	995,31 
	60,70 
	79,67 
	13,41 
	854,94 
	6,31 

	(403-9022)
	  Конструкции сборные железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,68)  
	-  

	30-08-012-02
	      до 7 м
	965,71 
	48,58 
	83,14 
	10,98 
	833,99 
	5,05 

	(403-9022)
	  Конструкции сборные железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,7)  
	-  

	30-08-012-03
	      свыше 7 м
	958,40 
	45,02 
	73,79 
	10,38 
	839,59 
	4,68 

	(403-9022)
	  Конструкции сборные железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,69)  
	-  

	
	Укладка переходных плит сборных длиной:

	30-08-012-04
	      до 5 м
	378,37 
	55,95 
	71,05 
	12,36 
	251,37 
	5,75 

	(403-9022)
	  Конструкции сборные железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	30-08-012-05
	      до 7 м
	355,09 
	44,27 
	66,34 
	9,69 
	244,48 
	4,55 

	(403-9022)
	  Конструкции сборные железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	30-08-012-06
	      свыше 7 м
	256,08 
	31,53 
	48,57 
	7,23 
	175,98 
	3,24 

	(403-9022)
	  Конструкции сборные железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	Подраздел 8.5 ТРОТУАРЫ НА МОСТАХ И ПУТЕПРОВОДАХ ПОД АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ 

   

	Таблица 30-08-018. Устройство тротуаров на мостах и путепроводах под автомобильные дороги 

   

	
	Измеритель: 100 м3 сборных конструкций

	30-08-018-01
	Устройство тротуаров на мостах и путепроводах под автомобильные дороги
	47762,14 
	8406,68 
	4170,90 
	415,17 
	35184,56 
	853,47 

	(403-9022)
	  Конструкции сборные железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	Подраздел 8.6 СМОТРОВЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ 

   

	Таблица 30-08-021. Устройство смотровых приспособлений для пролетных строений 

   

	
	Измеритель: 1 т смотровых приспособлений

	
	Устройство смотровых приспособлений для пролетных строений:

	30-08-021-01
	      стальных
	3380,60 
	1157,10 
	908,27 
	52,88 
	1315,23 
	121,8 

	(101-9117)
	  Металлоконструкции подмостей, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	30-08-021-02
	      железобетонных
	1757,48 
	657,02 
	227,16 
	13,24 
	873,30 
	69,16 

	(101-9117)
	  Металлоконструкции подмостей, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	Подраздел 8.7 ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ МОСТОВ, ОПОР МОСТОВ И ТРУБ 

   

	Таблица 30-08-023. Устройство гидроизоляции проезжей части мостов под железную дорогу, опоры мостов и труб 

   

	
	Измеритель: 100 м2 изолируемой поверхности

	30-08-023-01
	Устройство гидроизоляции проезжей части мостов
	30983,65 
	3186,97 
	4545,30 
	742,33 
	23251,38 
	339,4 

	(204-9182)
	  Сетка сварная из холоднотянутой проволоки 5 мм, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,31)  
	-  

	
	Устройство гидроизоляции опор мостов и труб:

	30-08-023-02
	      оклеечной (2 слоя)
	8025,31 
	1156,69 
	680,07 
	130,33 
	6188,55 
	117,43 

	30-08-023-03
	      обмазочной битумной мастикой двухслойной
	4442,52 
	686,87 
	454,56 
	86,72 
	3301,09 
	71,4 

	30-08-023-04
	      обмазочной битумной мастикой (дополнительный слой)
	1576,53 
	195,86 
	93,58 
	27,76 
	1287,09 
	20,36 

	30-08-023-05
	      обмазочной эпоксидной мастикой двухслойной
	4070,94 
	813,11 
	299,30 
	34,83 
	2958,53 
	85,59 

	30-08-023-06
	      обмазочной эпоксидной мастикой (дополнительный слой)
	2102,47 
	161,03 
	140,41 
	16,02 
	1801,03 
	16,95 

	Таблица 30-08-024. Устройство гидроизоляции «Зика» ортотропной плиты металлического моста 

   

	
	Измеритель: 100 м2 поверхности

	30-08-024-01
	Устройство гидроизоляции «Зика» ортотропной плиты металлического моста
	35329,48 
	867,64 
	2701,00 
	398,49 
	31760,84 
	92,4 

	Таблица 30-08-025. Устройство водоотвода и гидроизоляции проезжей части на мостах под автомобильные дороги 

   

	
	Измеритель: 100 м2 изолируемой поверхности

	
	Устройство водоотвода и гидроизоляции проезжей части на мостах под автомобильные дороги:

	30-08-025-01
	      стеклотканью на битумной мастике с устройством защитного слоя
	24567,43 
	1444,26 
	1183,57 
	288,68 
	21939,60 
	157,67 

	(204-9182)
	  Сетка сварная из холоднотянутой проволоки 5 мм, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,32)  
	-  

	30-08-025-02
	      стеклотканью на битумной мастике без устройства защитного слоя
	20213,86 
	1211,03 
	1165,40 
	286,68 
	17837,43 
	128,97 

	30-08-025-03
	      гидростеклоизолом с устройством защитного слоя
	16725,78 
	1371,03 
	685,46 
	107,56 
	14669,29 
	146,01 

	(204-9182)
	  Сетка сварная из холоднотянутой проволоки 5 мм, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,32)  
	-  

	30-08-025-04
	      гидростеклоизолом без устройства защитного слоя
	12281,83 
	1150,46 
	564,25 
	91,14 
	10567,12 
	119,59 

	Подраздел 8.8 ДЕФОРМАЦИОННЫЕ ШВЫ 

   

	Таблица 30-08-030. Устройство заполненного деформационного шва сопряжения пролетных строений мостов на автомобильных дорогах 

   

	
	Измеритель: 100 м шва

	
	Устройство заполненного деформационного шва сопряжения пролетных строений мостов на автомобильных дорогах:

	30-08-030-01
	      без окаймления
	96725,15 
	2505,84 
	1409,68 
	260,66 
	92809,63 
	254,4 

	30-08-030-02
	      с окаймлением
	131195,11 
	7684,06 
	5992,99 
	524,45 
	117518,06 
	751,13 

	Таблица 30-08-031. Устройство деформационного перекрытого шва со скользящим листом сопряжения пролетных строений мостов на автомобильных дорогах 

   

	
	Измеритель: 1 т деформационного шва

	30-08-031-01
	Устройство деформационного перекрытого шва со скользящим листом сопряжения пролетных строений мостов на автомобильных дорогах
	19235,99 
	569,97 
	533,38 
	57,24 
	18132,64 
	54,91 

	(201-9295)
	  Конструкции стальные перекрытия швов, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	Таблица 30-08-032. Установка деформационного шва «Маурер» 

   

	
	Измеритель: 1 м шва

	30-08-032-01
	Установка деформационного шва «Маурер»
	1187,02 
	315,76 
	467,31 
	11,11 
	403,95 
	25,1 

	(201-9188)
	  Металлоконструкции деформационного шва, (м)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	Подраздел 8.9 ДРЕНАЖ ЗА УСТОЯМИ МОСТОВ 

   

	Таблица 30-08-033. Устройство деформационных швов глубиной 200 мм системы «Торма Джойт» в проезжей части автодорожных мостовых сооружений 

   

	
	Измеритель: 100 м шва

	30-08-033-01
	Устройство деформационных швов глубиной 200 мм системы «Торма Джойт» в проезжей части автодорожных мостовых сооружений
	202951,13 
	5726,21 
	86382,10 
	2593,35 
	110842,82 
	543,8 

	(201-9292)
	  Металлические конструкции крепежных блоков с распорами, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1,59)  
	-  

	(408-9055)
	  Песок кварцевый, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,13)  
	-  

	Таблица 30-08-037. Устройство дренажа за устоями мостов 

   

	
	Измеритель: 100 м дренажа

	30-08-037-01
	Устройство дренажа за устоями мостов
	39019,65 
	4250,40 
	0,00 
	0,00 
	34769,25 
	506 

	Подраздел 8.10 ОКРАСКА ПРОЛЕТНЫХ СТРОЕНИЙ 

   

	Таблица 30-08-040. Окраска железобетонных пролетных строений мостов 

   

	
	Измеритель: 100 м2 окрашиваемой поверхности

	30-08-040-01
	Окраска железобетонных пролетных строений мостов
	1213,12 
	197,12 
	73,67 
	8,17 
	942,33 
	18,44 

	30-08-040-02
	Устройство подмостей для окраски
	939,07 
	228,64 
	306,25 
	36,99 
	404,18 
	22,35 

	Подраздел 8.11 ПРИГОТОВЛЕНИЕ БЕТОНА ДЛЯ ИСКУССТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ 

   

	Таблица 30-08-045. Приготовление бетона для искусственных сооружений в построечных условиях 

   

	
	Измеритель: 100 м3 бетона

	
	Приготовление бетона для искусственных сооружений в построечных условиях, класс (марка) бетона по прочности:

	30-08-045-01
	      В20 (М250)
	57100,88 
	0,00 
	12982,34 
	2717,88 
	44118,54 
	 

	(101-9721)
	  Добавка поверхностно-активная, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	30-08-045-02
	      В22,5 (М300)
	58488,30 
	0,00 
	12982,34 
	2717,88 
	45505,96 
	 

	(101-9721)
	  Добавка поверхностно-активная, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	30-08-045-03
	      В25 (М350)
	64872,86 
	0,00 
	12982,34 
	2717,88 
	51890,52 
	 

	(101-9721)
	  Добавка поверхностно-активная, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	30-08-045-04
	      В30 (М400)
	65456,90 
	0,00 
	12982,34 
	2717,88 
	52474,56 
	 

	(101-9721)
	  Добавка поверхностно-активная, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	30-08-045-05
	      В35 (М450)
	67960,53 
	0,00 
	12982,34 
	2717,88 
	54978,19 
	 

	(101-9721)
	  Добавка поверхностно-активная, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	30-08-045-06
	      В40 (М500)
	79733,31 
	0,00 
	12982,34 
	2717,88 
	66750,97 
	 

	(101-9721)
	  Добавка поверхностно-активная, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	30-08-045-07
	      В45 (М600)
	83436,27 
	0,00 
	12982,34 
	2717,88 
	70453,93 
	 

	(101-9721)
	  Добавка поверхностно-активная, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	Подраздел 8.12 УСТРОЙСТВО ГАБИОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

   

	Таблица 30-08-047. Устройство подпорных стенок из коробчатых габионов 

   

	
	Измеритель: 10 м3 габионных конструкций

	30-08-047-01
	Устройство подпорных стенок из коробчатых габионов
	6583,74 
	1757,57 
	302,66 
	23,34 
	4523,51 
	182,7 

	Таблица 30-08-048. Укрепление поверхности матрацами «Рено» 

   

	
	Измеритель: 10 м2 поверхности

	30-08-048-01
	Укрепление поверхности матрацами «Рено»
	2817,78 
	684,25 
	207,04 
	18,59 
	1926,49 
	74,7 

	Таблица 30-08-049. Устройство основания из цилиндрических габионов с погрузкой на баржу плавкраном 

   

	
	Измеритель: 1 м3 щебня

	30-08-049-01
	Устройство основания из цилиндрических габионов с погрузкой на баржу краном
	1419,84 
	249,70 
	272,10 
	24,76 
	898,04 
	25,07 

	Таблица 30-08-050. Устройство основания из цилиндрических габионов с погрузкой на баржу краном 

   

	
	Измеритель: 1 м3 щебня

	30-08-050-01
	Устройство основания из цилиндрических габионов с погрузкой на баржу краном
	1328,86 
	249,30 
	181,52 
	18,20 
	898,04 
	25,03 

	Таблица 30-08-051. Восстановление опор мостов методом инъецирования 

   

	
	Измеритель: 1 м3 кладки опор

	
	Восстановление:

	30-08-051-01
	      подводной части опор мостов методом инъецирования
	3142,62 
	89,31 
	2597,91 
	256,31 
	455,40 
	8,86 

	30-08-051-02
	      надводной части опор мостов методом инъецирования
	2946,21 
	159,77 
	2114,38 
	234,99 
	672,06 
	15,85 

	Раздел 9. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ 

   

	Подраздел 9.1 ПОДМОСТИ И ПИРСЫ 

   

	Таблица 30-09-001. Устройство деревянных подмостей для монолитной кладки опор, крыльев устоев, облицовки опор и ледорезов 

   

	
	Измеритель: 1 м3 лесоматериала подмостей

	30-09-001-01
	Устройство деревянных подмостей для монолитной кладки опор, крыльев устоев, облицовки опор и ледорезов
	629,30 
	121,48 
	251,61 
	30,08 
	256,21 
	13,09 

	Таблица 30-09-002. Устройство деревянных подмостей для сооружений пролетных строений 

   

	
	Измеритель: 1 м3 лесоматериала подмостей

	
	Устройство деревянных подмостей для сооружений пролетных строений:

	30-09-002-01
	      с деревянными прогонами
	511,87 
	165,66 
	139,21 
	16,40 
	207,00 
	17,22 

	30-09-002-02
	      со стальными прогонами
	682,00 
	209,04 
	191,95 
	22,76 
	281,01 
	21,73 

	30-09-002-03
	      пирсов
	699,18 
	249,77 
	201,11 
	23,71 
	248,30 
	26,6 

	Таблица 30-09-003. Стальные подмости и пирсы из инвентарных конструкций 

   

	
	Измеритель: 1 т стальных конструкций

	
	Сборка стальных подмостей и пирсов из инвентарных конструкций при высоте:

	30-09-003-01
	      до 12 м
	1119,81 
	341,51 
	198,91 
	15,45 
	579,39 
	35,5 

	(101-9117)
	  Металлоконструкции подмостей, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	30-09-003-02
	      свыше 12 м
	1147,21 
	346,90 
	222,58 
	17,33 
	577,73 
	36,06 

	(101-9117)
	  Металлоконструкции подмостей, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	30-09-003-03
	Разборка стальных подмостей и пирсов из инвентарных конструкций
	340,55 
	96,70 
	243,85 
	20,10 
	0,00 
	10,42 

	Таблица 30-09-004. Опоры из шпальных клеток 

   

	
	Измеритель: 100 шпал

	30-09-004-01
	Устройство опор из шпальных клеток
	13603,20 
	386,62 
	432,65 
	52,30 
	12783,93 
	44,8 

	30-09-004-02
	Разборка опор из шпальных клеток
	759,14 
	327,36 
	431,78 
	52,30 
	0,00 
	39,68 

	Подраздел 9.2 НАПРАВЛЯЮЩИЕ КАРКАСЫ ДЛЯ ПОГРУЖЕНИЯ СВАЙ И СВАЙ-ОБОЛОЧЕК ПОД ОПОРЫ МОСТОВ 

   

	Таблица 30-09-007. Установка и снятие направляющих металлических каркасов для погружения свай и свай-оболочек 

   

	
	Измеритель: 1 т стальных конструкций

	
	Установка и снятие направляющих металлических каркасов для погружения свай и свай-оболочек:

	30-09-007-01
	      речных опор
	5137,66 
	301,14 
	183,11 
	16,43 
	4653,41 
	32,45 

	30-09-007-02
	      береговых опор
	598,78 
	35,80 
	38,81 
	2,47 
	524,17 
	3,96 

	Подраздел 9.3 ПАКЕТНЫЕ ПРОЛЕТНЫЕ СТРОЕНИЯ ИЗ ДВУТАВРОВЫХ БАЛОК 

   

	Таблица 30-09-010. Изготовление пакетных пролетных строений из двутавровых балок 

   

	
	Измеритель: 1 т стальных конструкций пролетного строения

	30-09-010-01
	Изготовление пакетных пролетных строений из двутавровых балок
	5974,82 
	390,79 
	1020,69 
	133,32 
	4563,34 
	38,2 

	Подраздел 9.4 ПОДВЕСНЫЕ ПАКЕТЫ ИЗ РЕЛЬСОВ 

   

	Таблица 30-09-013. Изготовление и установка подвесных пакетов из рельсов 

   

	
	Измеритель: 1 пакет

	
	Изготовление и установка подвесных пакетов из рельсов:

	30-09-013-01
	      Р65 пролетом до 4 м
	7936,93 
	1930,60 
	0,00 
	0,00 
	6006,33 
	196 

	30-09-013-02
	      Р65 пролетом до 6 м
	10812,68 
	2482,20 
	0,00 
	0,00 
	8330,48 
	252 

	30-09-013-03
	      Р50 пролетом до 4 м
	7099,92 
	1802,55 
	0,00 
	0,00 
	5297,37 
	183 

	30-09-013-04
	      Р50 пролетом до 6 м
	9627,24 
	2383,70 
	0,00 
	0,00 
	7243,54 
	242 

	Таблица 30-09-014. Изготовление подвесных пакетов из рельсов для перекрытия траншей шириной до 2 м 

   

	
	Измеритель: 1 т рельсов в пакете

	
	Изготовление подвесных пакетов для перекрытия траншей шириной до 2 м из рельсов:

	30-09-014-01
	      Р65
	1406,26 
	46,26 
	0,00 
	0,00 
	1360,00 
	5,36 

	30-09-014-02
	      Р50
	1738,78 
	57,22 
	0,00 
	0,00 
	1681,56 
	6,63 
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