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	Раздел 1. АЭРОДРОМЫ 

   

	Подраздел 1.1 ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ, ЗЕМЛЯНЫЕ И АГРОТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 

   

	Таблица 31-01-001. Вспашка и рыхление почвы 

   

	
	Измеритель: 1 га

	31-01-001-01
	Вспашка и рыхление почвы
	1568,89 
	0,00 
	1568,89 
	254,76 
	0,00 
	 

	Таблица 31-01-002. Вспашка, дискование, боронование, прикатка 

   

	
	Измеритель: 1 га

	31-01-002-01
	Вспашка целины на глубину 18 см
	201,40 
	0,00 
	201,40 
	34,01 
	0,00 
	 

	31-01-002-02
	Дискование на глубину 6-12 см
	1258,10 
	0,00 
	1258,10 
	156,10 
	0,00 
	 

	31-01-002-03
	Боронование на глубину 6-12 см
	230,47 
	0,00 
	230,47 
	39,84 
	0,00 
	 

	31-01-002-04
	Прикатка
	367,44 
	0,00 
	367,44 
	49,45 
	0,00 
	 

	Таблица 31-01-003. Устройство дна корыта под основания, выполняемые машинами высокопроизводительного бетоноукладочного комплекта 

   

	
	Измеритель: 1000 м2 дна корыта

	31-01-003-01
	Устройство дна корыта под основания, выполняемые машинами высокопроизводительного бетоноукладочного комплекта
	1308,97 
	46,34 
	1258,60 
	44,48 
	4,03 
	5,37 

	Таблица 31-01-004. Посев семян трав 

   

	
	Измеритель: 1 га

	31-01-004-01
	Посев семян трав
	763,24 
	18,75 
	744,49 
	113,77 
	0,00 
	2,1 

	(414-9260)
	  Семена трав, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	Таблица 31-01-005. Внесение минеральных удобрений в почву 

   

	
	Измеритель: 1 га

	31-01-005-01
	Внесение минеральных удобрений в почву
	331,59 
	19,65 
	311,94 
	47,97 
	0,00 
	2,2 

	(114-9001)
	  Удобрения, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	Таблица 31-01-006. Внесение торфа в почву 

   

	
	Измеритель: 100 м3 торфа

	31-01-006-01
	Внесение торфа в почву
	38299,12 
	0,00 
	1375,12 
	164,31 
	36924,00 
	 

	Таблица 31-01-007. Известкование 

   

	
	Измеритель: 1 га

	
	Известкование:

	31-01-007-01
	      без заделки извести в почву
	164,64 
	0,00 
	164,64 
	22,35 
	0,00 
	 

	(405-9010)
	  Известь, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	31-01-007-02
	      с заделкой извести в почву
	2418,82 
	0,00 
	2418,82 
	335,04 
	0,00 
	 

	(405-9010)
	  Известь, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	Подраздел 1.2 КОЛОДЦЫ СМОТРОВЫЕ, ДОЖДЕПРИЕМНЫЕ И ТАЛЬВЕЖНЫЕ 

   

	Таблица 31-01-011. Устройство бетонных монолитных смотровых колодцев прямоугольных и круглых со сборными железобетонными крышками 

   

	
	Измеритель: 1 м3 бетона

	
	Устройство бетонных монолитных смотровых колодцев прямоугольных со сборными железобетонными крышками в грунтах:

	31-01-011-01
	      сухих
	1594,40 
	181,55 
	74,96 
	14,64 
	1337,89 
	19,11 

	(403-9022)
	  Конструкции сборные железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,04)  
	-  

	31-01-011-02
	      мокрых
	1672,04 
	202,89 
	77,90 
	15,83 
	1391,25 
	21,09 

	(403-9022)
	  Конструкции сборные железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,04)  
	-  

	
	Устройство бетонных монолитных смотровых колодцев круглых со сборными железобетонными крышками в грунтах:

	31-01-011-03
	      сухих
	1458,48 
	202,30 
	78,81 
	15,31 
	1177,37 
	21,8 

	(403-9022)
	  Конструкции сборные железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,04)  
	-  

	31-01-011-04
	      мокрых
	1536,92 
	224,42 
	81,76 
	16,52 
	1230,74 
	23,9 

	(403-9022)
	  Конструкции сборные железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,04)  
	-  

	Таблица 31-01-012. Устройство железобетонных сборных смотровых колодцев прямоугольных и круглых со сборными железобетонными крышками 

   

	
	Измеритель: 1 м3 сборных конструкций

	
	Устройство железобетонных сборных смотровых колодцев прямоугольных со сборными железобетонными крышками в грунтах:

	31-01-012-01
	      сухих
	931,63 
	87,57 
	193,28 
	16,22 
	650,78 
	8,89 

	(403-9022)
	  Конструкции сборные железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	31-01-012-02
	      мокрых
	1012,67 
	109,66 
	195,35 
	17,42 
	707,66 
	11,01 

	(403-9022)
	  Конструкции сборные железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	
	Устройство железобетонных сборных смотровых колодцев круглых со сборными железобетонными крышками в грунтах:

	31-01-012-03
	      сухих
	905,20 
	94,28 
	199,11 
	17,48 
	611,81 
	9,69 

	(403-9022)
	  Конструкции сборные железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	31-01-012-04
	      мокрых
	987,76 
	116,92 
	201,19 
	18,68 
	669,65 
	11,87 

	(403-9022)
	  Конструкции сборные железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	Таблица 31-01-013. Устройство бетонных монолитных смотровых колодцев прямоугольных с металлическими решетками 

   

	
	Измеритель: 1 м3 бетона

	
	Устройство бетонных монолитных смотровых колодцев прямоугольных с металлическими решетками в грунтах:

	31-01-013-01
	      сухих
	2454,37 
	157,75 
	81,72 
	17,54 
	2214,90 
	16,8 

	31-01-013-02
	      мокрых
	2565,33 
	181,45 
	85,34 
	19,04 
	2298,54 
	19,1 

	Таблица 31-01-014. Устройство железобетонных сборных смотровых колодцев прямоугольных с металлическими решетками 

   

	
	Измеритель: 1 м3 сборных конструкций

	
	Устройство железобетонных сборных смотровых колодцев прямоугольных с металлическими решетками в грунтах:

	31-01-014-01
	      сухих
	2073,23 
	55,60 
	220,20 
	21,74 
	1797,43 
	5,78 

	(403-9022)
	  Конструкции сборные железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	31-01-014-02
	      мокрых
	2205,72 
	77,55 
	223,16 
	23,23 
	1905,01 
	7,97 

	(403-9022)
	  Конструкции сборные железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	Таблица 31-01-015. Устройство бетонных монолитных смотровых колодцев прямоугольных и круглых с металлическими люками 

   

	
	Измеритель: 1 м3 бетона

	
	Устройство бетонных монолитных смотровых колодцев прямоугольных с металлическими люками в грунтах:

	31-01-015-01
	      сухих
	1943,46 
	201,40 
	54,20 
	12,34 
	1687,86 
	21,2 

	31-01-015-02
	      мокрых
	2043,59 
	228,96 
	56,28 
	13,53 
	1758,35 
	23,8 

	
	Устройство бетонных монолитных смотровых колодцев круглых с металлическими люками в грунтах:

	31-01-015-03
	      сухих
	1754,49 
	157,75 
	52,21 
	12,19 
	1544,53 
	16,8 

	31-01-015-04
	      мокрых
	1850,49 
	181,17 
	54,29 
	13,39 
	1615,03 
	19,07 

	Таблица 31-01-016. Устройство железобетонных сборных смотровых колодцев прямоугольных и круглых с металлическими люками 

   

	
	Измеритель: 1 м3 сборных конструкций

	
	Устройство железобетонных сборных смотровых колодцев прямоугольных с металлическими люками в грунтах:

	31-01-016-01
	      сухих
	1279,77 
	118,71 
	227,21 
	19,07 
	933,85 
	12,2 

	(403-9022)
	  Конструкции сборные железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	31-01-016-02
	      мокрых
	1371,07 
	142,92 
	229,28 
	20,25 
	998,87 
	14,51 

	(403-9022)
	  Конструкции сборные железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	
	Устройство железобетонных сборных смотровых колодцев круглых с металлическими люками в грунтах:

	31-01-016-03
	      сухих
	1161,20 
	90,62 
	211,29 
	17,48 
	859,29 
	9,42 

	(403-9022)
	  Конструкции сборные железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	31-01-016-04
	      мокрых
	1256,02 
	112,87 
	213,37 
	18,68 
	929,78 
	11,6 

	(403-9022)
	  Конструкции сборные железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	Таблица 31-01-017. Устройство бетонных монолитных дождеприемных колодцев 

   

	
	Измеритель: 1 м3 бетона

	
	Устройство бетонных монолитных дождеприемных колодцев в грунтах:

	31-01-017-01
	      сухих
	2718,63 
	136,48 
	83,23 
	17,63 
	2498,92 
	14,9 

	31-01-017-02
	      мокрых
	2777,22 
	156,83 
	88,25 
	19,35 
	2532,14 
	16,9 

	Таблица 31-01-018. Устройство железобетонных сборных дождеприемных колодцев 

   

	
	Измеритель: 1 м3 сборных конструкций

	
	Устройство железобетонных сборных дождеприемных колодцев в грунтах:

	31-01-018-01
	      сухих
	2065,86 
	89,68 
	264,25 
	25,58 
	1711,93 
	9,92 

	(403-9022)
	  Конструкции сборные железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	31-01-018-02
	      мокрых
	2124,04 
	109,92 
	268,97 
	27,19 
	1745,15 
	12 

	(403-9022)
	  Конструкции сборные железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	Таблица 31-01-019. Устройство бетонных монолитных тальвежных колодцев 

   

	
	Измеритель: 1 м3 бетона

	
	Устройство бетонных монолитных тальвежных колодцев в грунтах:

	31-01-019-01
	      сухих
	3589,35 
	193,78 
	132,42 
	25,82 
	3263,15 
	21,7 

	31-01-019-02
	      мокрых
	3648,70 
	214,25 
	136,85 
	27,32 
	3297,60 
	23,7 

	Таблица 31-01-020. Устройство железобетонных сборных тальвежных колодцев 

   

	
	Измеритель: 1 м3 сборных конструкций

	
	Устройство железобетонных сборных тальвежных колодцев в грунтах:

	31-01-020-01
	      сухих
	2805,37 
	103,15 
	278,46 
	27,35 
	2423,76 
	11,41 

	(403-9022)
	  Конструкции сборные железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	31-01-020-02
	      мокрых
	2863,35 
	117,34 
	282,89 
	28,88 
	2463,12 
	12,81 

	(403-9022)
	  Конструкции сборные железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	Подраздел 1.3 ОТМОСТКИ 

   

	Таблица 31-01-025. Устройство асфальтовой отмостки на щебеночном основании 

   

	
	Измеритель: 100 м2 отмостки

	
	Устройство асфальтовой отмостки на щебеночном основании толщиной:

	31-01-025-01
	      20 см
	14373,78 
	295,43 
	244,50 
	36,45 
	13833,85 
	34,88 

	31-01-025-02
	      25 см
	16292,01 
	341,85 
	287,85 
	45,07 
	15662,31 
	40,36 

	Таблица 31-01-026. Устройство щебеночной отмостки с обработкой верхнего слоя битумом 

   

	
	Измеритель: 100 м2 отмостки

	
	Устройство щебеночной отмостки с обработкой верхнего слоя битумом толщиной:

	31-01-026-01
	      20 см
	9510,94 
	214,42 
	249,77 
	37,35 
	9046,75 
	26,87 

	31-01-026-02
	      25 см
	11426,56 
	258,23 
	293,12 
	46,01 
	10875,21 
	32,36 

	Таблица 31-01-027. Устройство асфальтобетонного покрытия из асфальтобетона горячего плотного мелкозернистого марки I, тип А толщи ной 8 см асфальтоукладчиками на гусеничном ходу типа "Super S 1900-2" фирма "Vogele" 

   

	
	Измеритель: 1000 м2 покрытия

	
	Устройство асфальтобетонного покрытия из асфальтобетона горячего плотного мелкозернистого марки I, тип А толщиной 8 см асфальтоукладчиками на гусеничном ходу типа "Super S 1900-2" фирма "Vogele":

	31-01-027-01
	      плотного мелкозернистого марки I, типа А, толщиной слоя 8 см
	129359,17 
	402,83 
	12175,21 
	385,94 
	116781,13 
	42,9 

	31-01-027-02
	      среднего слоя из плотного крупнозернистого марки I, типа А, толщиной слоя 12,5 см
	191830,65 
	387,62 
	10489,19 
	342,04 
	180953,84 
	41,28 

	31-01-027-03
	      нижний слой из пористого крупнозернистого марки I, толщиной 12,5 см
	202671,41 
	451,94 
	12775,55 
	418,46 
	189443,92 
	48,13 

	Таблица 31-01-028. Расценки для корректировки таблицы 31-01-027 при изменении толщины слоя на 0,5 см 

   

	
	Измеритель: 1000 м2 покрытия

	
	Расценки для корректировки таблицы 31-01-027 при изменении толщины слоя на 0,5 см к расценке:

	31-01-028-01
	      31-01-027-01
	7181,61 
	1,69 
	8,35 
	0,15 
	7171,57 
	0,18 

	31-01-028-02
	      31-01-027-02
	7170,70 
	2,82 
	8,35 
	0,15 
	7159,53 
	0,3 

	31-01-028-03
	      31-01-027-03
	7504,07 
	1,78 
	8,30 
	0,15 
	7493,99 
	0,19 

	Подраздел 1.4 ОГОЛОВКИ КОЛЛЕКТОРОВ, ДОЖДЕПРИЕМНЫЕ ЗАКРЫТЫЕ ДРЕНАЖИ И ЛОТКИ 

   

	Таблица 31-01-030. Устройство бетонного выходного оголовка для примыкания труб на основании из песка 

   

	
	Измеритель: 1 оголовок

	
	Устройство бетонного выходного оголовка для примыкания труб на основании из песка диаметром:

	31-01-030-01
	      до 500 мм
	2643,05 
	276,43 
	117,62 
	19,01 
	2249,00 
	28,41 

	31-01-030-02
	      до 1000 мм
	3534,10 
	371,78 
	129,96 
	23,77 
	3032,36 
	38,21 

	Таблица 31-01-031. Устройство закрытых дренажей с оберткой труб неткаными синтетическими материалами или стеклотканью 

   

	
	Измеритель: 100 м труб

	
	Устройство закрытых дренажей с оберткой труб неткаными синтетическими материалами или стеклотканью диаметром:

	31-01-031-01
	      100 мм
	13086,44 
	829,86 
	271,53 
	89,49 
	11985,05 
	97,06 

	31-01-031-02
	      150 мм
	14451,53 
	829,86 
	343,52 
	123,20 
	13278,15 
	97,06 

	Таблица 31-01-032. Устройство бетонных монолитных лотков 

   

	
	Измеритель: 100 м лотка

	31-01-032-01
	Устройство бетонных монолитных лотков
	107288,11 
	3371,65 
	1852,03 
	437,60 
	102064,43 
	372,97 

	(204-9001)
	  Арматура, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	Таблица 31-01-033. Устройство железобетонных сборных лотков 

   

	
	Измеритель: 100 м лотка

	31-01-033-01
	Устройство железобетонных сборных лотков
	76951,77 
	2755,84 
	4438,03 
	406,96 
	69757,90 
	304,85 

	(403-9022)
	  Конструкции сборные железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(30,4)  
	-  

	Подраздел 1.5 ОСНОВАНИЯ 

   

	Таблица 31-01-039. Устройство песчаного основания 

   

	
	Измеритель: 100 м3 основания

	
	Устройство песчаного основания:

	31-01-039-01
	      профилировщиком высокопроизводительного комплекта
	7068,82 
	58,66 
	930,55 
	59,22 
	6079,61 
	7,18 

	31-01-039-02
	      автогрейдером
	6488,64 
	68,96 
	342,08 
	33,66 
	6077,60 
	8,21 

	Таблица 31-01-040. Устройство основания из песчано-гравийной смеси 

   

	
	Измеритель: 1000 м2 основания

	
	Устройство основания из песчано-гравийной смеси толщиной 10 см:

	31-01-040-01
	      однослойного и верхнего слоя двухслойного основания
	13511,93 
	59,57 
	2910,73 
	243,67 
	10541,63 
	7,16 

	31-01-040-02
	      нижнего слоя двухслойного основания
	11881,99 
	14,38 
	1330,01 
	144,62 
	10537,60 
	1,76 

	Таблица 31-01-041. Устройство щебеночного основания 

   

	
	Измеритель: 1000 м2 основания

	
	Устройство щебеночного основания с применением автогрейдера толщиной слоя 10 см:

	31-01-041-01
	      однослойного или верхнего слоя двухслойного основания
	46223,03 
	20,41 
	3982,37 
	513,12 
	42220,25 
	2,62 

	31-01-041-02
	      нижнего слоя двухслойного основания
	45833,28 
	23,84 
	4870,84 
	657,48 
	40938,60 
	3,06 

	31-01-041-03
	Устройство щебеночного основания с применением профилировщика высокопроизводительного комплекта толщиной слоя 15 см
	57271,11 
	84,23 
	2870,98 
	220,00 
	54315,90 
	10,21 

	Таблица 31-01-042. Устройство щебеночного основания толщиной слоя 15 см, обработанного не на полную глубину пескоцементной смесью методом перемешивания 

   

	
	Измеритель: 1000 м2 основания

	31-01-042-01
	Устройство щебеночного основания толщиной слоя 15 см, обработанного не на полную глубину пескоцементной смесью методом перемешивания
	57828,09 
	72,88 
	3872,08 
	277,71 
	53883,13 
	8,76 

	Таблица 31-01-043. Устройство щебеночного основания, обработанного не на полную глубину пескоцементной смесью методом пропитки (вдавливания) 

   

	
	Измеритель: 1000 м2

	
	Устройство щебеночного основания, обработанного не на полную глубину пескоцементной смесью методом пропитки (вдавливания) с использованием:

	31-01-043-01
	      виброкатков
	84133,82 
	226,66 
	2910,50 
	361,58 
	80996,66 
	26,51 

	31-01-043-02
	      катков на пневмошинах
	83832,40 
	226,66 
	2609,08 
	308,83 
	80996,66 
	26,51 

	31-01-043-03
	      кулачковых катков
	84335,84 
	226,66 
	3112,52 
	374,01 
	80996,66 
	26,51 

	Таблица 31-01-044. Устройство основания с внесением цемента дорожными фрезами в грунты 

   

	
	Измеритель: 1000 м2 основания

	31-01-044-01
	Устройство основания с внесением цемента дорожными фрезами в грунты песчаные и супесчаные толщиной слоя 12 см
	12354,54 
	46,10 
	12275,26 
	672,30 
	33,18 
	5,1 

	(101-1571)
	  Кальций хлористый технический, сорт I, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(101-9540)
	  Цемент, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	31-01-044-02
	На каждый сантиметр изменения толщины добавлять или исключать к расценке 31-01-044-01
	14,94 
	0,00 
	12,18 
	1,16 
	2,76 
	 

	31-01-044-03
	Устройство основания с внесением цемента дорожными фрезами в грунты щебеночные, гравийные, гравийно (щебеночно)-песчаные и золошлаковые толщиной слоя 12 см
	12375,25 
	46,10 
	12292,31 
	673,83 
	36,84 
	5,1 

	(101-1571)
	  Кальций хлористый технический, сорт I, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(101-9540)
	  Цемент, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	31-01-044-04
	На каждый сантиметр изменения толщины добавлять или исключать к расценке 31-01-044-03
	16,47 
	0,00 
	13,40 
	1,28 
	3,07 
	 

	Таблица 31-01-045. Распределение добавок 

   

	
	Измеритель: 100 м3 добавок

	
	Распределение добавок:

	31-01-045-01
	      гравия
	130,01 
	0,00 
	130,01 
	14,36 
	0,00 
	 

	(408-9280)
	  Гравий, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(101)  
	-  

	31-01-045-02
	      песка
	5723,63 
	0,00 
	99,35 
	10,98 
	5624,28 
	 

	Таблица 31-01-046. Устройство основания из готовой грунтоцементной смеси 

   

	
	Измеритель: 1000 м2 основания

	
	Устройство основания из готовой грунтоцементной смеси при распределении:

	31-01-046-01
	      профилировщиком высокопроизводительного комплекта толщиной слоя 16 см
	57633,78 
	97,64 
	2556,75 
	136,18 
	54979,39 
	11,02 

	31-01-046-02
	      распределителем высокопроизводительного комплекта толщиной слоя 20 см
	70813,68 
	135,12 
	1955,33 
	67,43 
	68723,23 
	15,25 

	31-01-046-03
	      автогрейдером толщиной слоя 10 см
	35184,86 
	99,28 
	725,98 
	73,88 
	34359,60 
	10,45 

	31-01-046-04
	      профилировщиком на рельс-формах толщиной слоя 10 см
	36416,50 
	386,15 
	1425,10 
	203,01 
	34605,25 
	45,59 

	Таблица 31-01-047. Уход за грунтоцементным основанием и покрытием 

   

	
	Измеритель: 1000 м2 основания

	
	Уход за грунтоцементным основанием и покрытием нанесением пленкообразующих материалов при укладке смеси:

	31-01-047-01
	      машинами высокопроизводительного бетоноукладочного комплекта, профилировщиком основания
	2232,40 
	0,00 
	440,40 
	27,64 
	1792,00 
	 

	31-01-047-02
	      машинами высокопроизводительного бетоноукладочного комплекта, распределителем бетона
	2299,32 
	0,00 
	507,32 
	31,84 
	1792,00 
	 

	31-01-047-03
	      профилировщиком основания на рельс-формах
	3361,45 
	0,00 
	1569,45 
	98,51 
	1792,00 
	 

	31-01-047-04
	      автогрейдером
	1835,50 
	0,00 
	43,50 
	7,66 
	1792,00 
	 

	31-01-047-05
	Уход за грунтоцементным основанием и покрытием засыпкой песком и поливкой водой
	2414,34 
	684,48 
	798,82 
	76,52 
	931,04 
	90,9 

	Подраздел 1.6 ПОКРЫТИЯ 

   

	Таблица 31-01-053. Укладка сетки в асфальтобетонных покрытиях 

   

	
	Измеритель: 100 м2 покрытия

	
	Укладка сетки в асфальтобетонных покрытиях при армировании:

	31-01-053-01
	      сплошном
	8731,26 
	698,46 
	276,82 
	30,17 
	7755,98 
	70,91 

	31-01-053-02
	      ленточном
	9516,76 
	565,98 
	340,64 
	19,68 
	8610,14 
	57,46 

	Таблица 31-01-054. Устройство неармированных покрытий 

   

	
	Измеритель: 1000 м2 покрытия

	
	Устройство неармированных покрытий машинами бетоноукладочного комплекта на рельс-формах толщиной слоя 20 см:

	31-01-054-01
	      с нарезкой и заливкой швов в свежеуложенном бетоне
	110021,53 
	1288,83 
	3872,16 
	539,00 
	104860,54 
	142,57 

	31-01-054-02
	      без нарезки и заливки швов в свежеуложенном бетоне
	109106,22 
	1251,41 
	3168,57 
	499,47 
	104686,24 
	138,43 

	31-01-054-03
	На каждый 1 см изменения толщины добавлять или исключать к расценкам 31-01-054-01, 31-01-054-02
	5533,36 
	56,50 
	256,25 
	28,14 
	5220,61 
	6,25 

	31-01-054-04
	Устройство неармированных покрытий машинами высокопроизводительного бетоноукладочного комплекта толщиной слоя 20 см
	106608,52 
	202,55 
	2076,40 
	112,55 
	104329,57 
	23,07 

	31-01-054-05
	На каждый 1 см изменения толщины добавлять или исключать к расценке 31-01-054-04
	5322,87 
	5,53 
	89,99 
	5,13 
	5227,35 
	0,63 

	31-01-054-06
	Устройство неармированных покрытий средствами малой механизации толщиной слоя 20 см
	109661,61 
	3360,01 
	849,78 
	367,27 
	105451,82 
	337,35 

	31-01-054-07
	На каждый 1 см изменения толщины добавлять или исключать к расценке 31-01-054-06
	5308,80 
	58,96 
	21,68 
	8,45 
	5228,16 
	5,92 

	Таблица 31-01-055. Уход за цементобетонными покрытиями 

   

	
	Измеритель: 1000 м2 покрытия

	
	Уход за цементобетонными покрытиями при устройстве машинами бетоноукладочного рельсового комплекта, средствами малой механизации:

	31-01-055-01
	      нанесением пленкообразующих материалов
	4318,96 
	0,00 
	2387,63 
	149,86 
	1931,33 
	 

	31-01-055-02
	      засыпкой песком
	3937,64 
	833,57 
	1892,91 
	180,68 
	1211,16 
	110,7 

	31-01-055-03
	Уход за цементобетонными покрытиями при устройстве машинами высокопроизводительного бетоноукладочного комплекта нанесением пленкообразующих материалов
	2486,14 
	0,00 
	554,81 
	34,82 
	1931,33 
	 

	Таблица 31-01-056. Нарезка швов 

   

	
	Измеритель: 100 м шва

	31-01-056-01
	Нарезка швов при устройстве покрытий машинами бетоноукладочного рельсового комплекта в затвердевшем бетоне с заполнением швов
	5216,06 
	54,18 
	5072,59 
	336,81 
	89,29 
	5,44 

	
	Нарезка швов при устройстве покрытий машинами высокопроизводительного бетоноукладочного комплекта в затвердевшем бетоне с заполнением швов:

	31-01-056-02
	      продольных
	1636,48 
	38,61 
	1572,08 
	104,30 
	25,79 
	3,92 

	31-01-056-03
	      поперечных
	1431,49 
	45,21 
	1318,69 
	86,01 
	67,59 
	4,59 

	31-01-056-04
	Нарезка швов в свежеуложенном бетоне с прокладкой изоловой ленты
	865,68 
	38,74 
	700,81 
	37,94 
	126,13 
	3,89 

	Таблица 31-01-057. Заполнение швов при новом строительстве 

   

	
	Измеритель: 100 м шва

	31-01-057-01
	Заполнение швов битумной мастикой при новом строительстве покрытия толщиной 20 см
	1049,13 
	34,16 
	716,20 
	42,98 
	298,77 
	3,43 

	31-01-057-02
	Заполнение швов уплотняющим шнуром и битумно-полимерной мастикой при новом строительстве покрытия толщиной 20 см
	1578,49 
	39,14 
	716,20 
	42,98 
	823,15 
	3,93 

	31-01-057-03
	На каждый 1 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценкам 31-01-057-01, 31-01-057-02
	8,30 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	8,30 
	 

	Таблица 31-01-058. Заполнение швов при реконструкции 

   

	
	Измеритель: 100 м шва

	31-01-058-01
	Заполнение швов битумной мастикой при реконструкции покрытия толщиной 20 см
	1075,13 
	60,16 
	716,20 
	42,98 
	298,77 
	6,04 

	31-01-058-02
	Заполнение швов уплотняющим шнуром и битумно-полимерной мастикой при реконструкции покрытия толщиной 20 см
	1604,49 
	65,14 
	716,20 
	42,98 
	823,15 
	6,54 

	31-01-058-03
	На каждый сантиметр изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценкам 31-01-058-01, 31-01-058-02
	8,30 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	8,30 
	 

	Таблица 31-01-059. Устройство деформационного шва расширения с дощатой прокладкой при толщине цементобетонного монолитного покрытия 30 см 

   

	
	Измеритель: 100 м шва

	31-01-059-01
	Устройство деформационного шва расширения с дощатой прокладкой при толщине цементобетонного монолитного покрытия 30 см
	6410,43 
	211,26 
	505,79 
	188,87 
	5693,38 
	24,48 

	Таблица 31-01-060. Устройство штыревых соединений в цементобетонных покрытиях 

   

	
	Измеритель: 1 т

	31-01-060-01
	Устройство штыревых соединений в цементобетонных покрытиях
	13386,10 
	49,69 
	114,18 
	6,91 
	13222,23 
	5,66 

	Таблица 31-01-061. Армирование цементобетонных покрытий 

   

	
	Измеритель: 1 т

	
	Армирование цементобетонных покрытий:

	31-01-061-01
	      сетками
	9561,28 
	38,73 
	81,79 
	6,10 
	9440,76 
	3,98 

	31-01-061-02
	      каркасами
	9953,78 
	24,02 
	101,93 
	8,54 
	9827,83 
	2,69 

	Таблица 31-01-062. Устройство аэродромных покрытий из сборных железобетонных плит 

   

	
	Измеритель: 100 м3 сборных конструкций

	31-01-062-01
	Устройство аэродромных покрытий из сборных железобетонных плит
	17128,27 
	720,96 
	1716,65 
	175,81 
	14690,66 
	77,69 

	(403-9022)
	  Конструкции сборные железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	Подраздел 1.7 СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ДЛЯ ИНЖЕНЕРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ ОБЕСПЕЧЕНИЯ АЭРОДРОМА 

   

	Таблица 31-01-072. Установка заземляющих устройств (гнезд и контуров) 

   

	
	Измеритель: 1 заземление

	
	Установка заземляющих устройств (гнезд и контуров) при:

	31-01-072-01
	      новом строительстве в грунтах глинистых, суглинистых
	290,43 
	16,17 
	4,88 
	0,00 
	269,38 
	1,96 

	31-01-072-02
	      новом строительстве в грунтах песчаных, супесчаных
	292,57 
	18,31 
	4,88 
	0,00 
	269,38 
	2,18 

	31-01-072-03
	      реконструкции и усилении покрытий в грунтах глинистых, суглинистых
	398,83 
	9,76 
	119,69 
	14,13 
	269,38 
	0,94 

	31-01-072-04
	      реконструкции и усилении покрытий в грунтах песчаных, супесчаных
	401,32 
	12,25 
	119,69 
	14,13 
	269,38 
	1,18 

	Таблица 31-01-073. Устройство полос заземления на покрытии из сборных железобетонных плит 

   

	
	Измеритель: 100 м

	
	Устройство полос заземления при новом строительстве на покрытии из сборных железобетонных плит:

	31-01-073-01
	      ПЗП-22.18
	5407,24 
	68,23 
	70,58 
	1,76 
	5268,43 
	6,85 

	31-01-073-02
	      ПЗП-16.14
	2655,52 
	34,56 
	35,50 
	0,95 
	2585,46 
	3,47 

	31-01-073-03
	Устройство полос заземления ПЗУ-22 при усилении покрытий на покрытии из сборных железобетонных плит
	2255,21 
	30,83 
	28,59 
	0,68 
	2195,79 
	3,13 

	Таблица 31-01-074. Устройство полос заземления на цементобетонном покрытии 

   

	
	Измеритель: 100 м

	
	Устройство полос заземления при новом строительстве на цементобетонном покрытии:

	31-01-074-01
	      ПЗБ-22
	2243,04 
	26,61 
	28,59 
	0,68 
	2187,84 
	2,64 

	31-01-074-02
	      ПЗБ-21
	2142,93 
	25,50 
	27,90 
	0,68 
	2089,53 
	2,53 

	31-01-074-03
	      ПЗБ-16
	1536,62 
	18,24 
	18,73 
	0,41 
	1499,65 
	1,81 

	
	Устройство полос заземления при усилении покрытий на цементобетонном покрытии:

	31-01-074-04
	      ПЗУ-22
	2243,04 
	26,61 
	28,59 
	0,68 
	2187,84 
	2,64 

	31-01-074-05
	      ПЗУ-21
	2142,93 
	25,50 
	27,90 
	0,68 
	2089,53 
	2,53 

	Таблица 31-01-075. Устройство полос заземления на асфальтобетонном покрытии 

   

	
	Измеритель: 100 м

	
	Устройство полос заземления при новом строительстве на асфальтобетонном покрытии:

	31-01-075-01
	      ПЗА-21
	2848,48 
	33,87 
	36,90 
	0,95 
	2777,71 
	3,36 

	31-01-075-02
	      ПЗА-16
	2142,93 
	25,50 
	27,90 
	0,68 
	2089,53 
	2,53 

	31-01-075-03
	Устройство полос заземления ПЗУ-21 при усилении покрытий на асфальтобетонном покрытии
	2142,93 
	25,50 
	27,90 
	0,68 
	2089,53 
	2,53 

	Таблица 31-01-076. Устройство гидрантных колонок ЦЗС 

   

	
	Измеритель: 1 колодец

	31-01-076-01
	Устройство гидрантных колонок ЦЗС
	1541,30 
	55,65 
	125,52 
	16,79 
	1360,13 
	6,57 

	Таблица 31-01-077. Устройство ковера (подземной колонки сжатого воздуха) 

   

	
	Измеритель: 1 колонка

	31-01-077-01
	Устройство ковера (подземной колонки сжатого воздуха)
	190,99 
	36,08 
	5,16 
	0,00 
	149,75 
	3,75 

	Таблица 31-01-078. Устройство железобетонного сборного протяжного колодца на перроне 

   

	
	Измеритель: 1 м3 сборных конструкций

	31-01-078-01
	Устройство железобетонного сборного протяжного колодца на перроне
	661,43 
	49,35 
	101,61 
	10,17 
	510,47 
	5,13 

	(403-9022)
	  Конструкции сборные железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	Таблица 31-01-079. Устройство колодца электропитания на перроне 

   

	
	Измеритель: 1 м3 бетона

	31-01-079-01
	Устройство колодца электропитания на перроне
	1587,18 
	108,64 
	22,99 
	6,58 
	1455,55 
	11,57 

	Таблица 31-01-080. Устройство кабельной канализации 

   

	
	Измеритель: 1 м кожуха

	
	Устройство кабельной канализации в:

	31-01-080-01
	      одну нитку из 4 труб на основании из песка
	165,77 
	15,37 
	11,52 
	1,21 
	138,88 
	1,58 

	31-01-080-02
	      одну нитку из 4 труб на основании из пескоцемента
	463,90 
	19,65 
	11,52 
	1,21 
	432,73 
	2,02 

	31-01-080-03
	      одну нитку из 6 труб на основании из песка
	224,79 
	20,14 
	13,45 
	1,41 
	191,20 
	2,07 

	31-01-080-04
	      одну нитку из 6 труб на основании из пескоцемента
	585,46 
	25,40 
	14,41 
	1,51 
	545,65 
	2,61 

	31-01-080-05
	      две нитки из 8 труб на основании из пескоцемента
	636,56 
	28,02 
	14,41 
	1,51 
	594,13 
	2,88 

	31-01-080-06
	      две нитки из 12 труб на основании из пескоцемента
	818,38 
	37,07 
	17,29 
	1,82 
	764,02 
	3,81 

	31-01-080-07
	      три нитки из 16 труб на основании из пескоцемента
	927,75 
	46,02 
	18,25 
	1,92 
	863,48 
	4,73 

	Таблица 31-01-081. Устройство железобетонного монолитного колодца для изолирующих трансформаторов 

   

	
	Измеритель: 1 м3 бетона

	31-01-081-01
	Устройство железобетонного монолитного колодца для изолирующих трансформаторов
	3802,72 
	137,67 
	49,78 
	10,43 
	3615,27 
	15,03 

	Таблица 31-01-082. Устройство железобетонного сборного колодца для изолирующих трансформаторов 

   

	
	Измеритель: 1 м3 сборных конструкций

	31-01-082-01
	Устройство железобетонного сборного колодца для изолирующих трансформаторов
	1680,23 
	101,00 
	196,47 
	21,30 
	1382,76 
	11,31 

	(403-9022)
	  Конструкции сборные железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	Таблица 31-01-083. Устройство колодца для изолирующих трансформаторов из асбестоцементных труб 

   

	
	Измеритель: 1 колодец

	31-01-083-01
	Устройство колодца для изолирующих трансформаторов из асбестоцементных труб
	240,21 
	11,48 
	6,09 
	0,00 
	222,64 
	1,27 

	(404-9001)
	  Кирпич, (1000 шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	Подраздел 1.8 ПРОЧИЕ РАБОТЫ 

   

	Таблица 31-01-088. Устройство прослоек из «Дорнита» 

   

	
	Измеритель: 1000 м2

	31-01-088-01
	Устройство прослоек из «Дорнита»
	8098,89 
	67,64 
	21,75 
	0,00 
	8009,50 
	8,13 

	Таблица 31-01-089. Установка рельс-форм 

   

	
	Измеритель: 100 м одной нитки рельс-форм

	31-01-089-01
	Установка рельс-форм
	1242,31 
	333,28 
	712,41 
	75,34 
	196,62 
	38,98 

	Таблица 31-01-090. Установка копирных струн 

   

	
	Измеритель: 100 м одной струны

	31-01-090-01
	Установка копирных струн
	47,01 
	45,40 
	0,00 
	0,00 
	1,61 
	5,31 

	Таблица 31-01-091. Сверление отверстий в бетоне для крепления рельс-форм при реконструкции 

   

	
	Измеритель: 100 м рельс-форм

	
	Сверление отверстий в бетоне для крепления рельс-форм при реконструкции:

	31-01-091-01
	      электроперфоратором
	238,30 
	67,83 
	170,47 
	76,68 
	0,00 
	6,81 

	31-01-091-02
	      отбойным молотком
	1362,45 
	98,80 
	1263,65 
	97,17 
	0,00 
	9,92 

	Таблица 31-01-092. Сверление отверстий в бетонном покрытии ВПП для установки унифицированных углубленных огней 

   

	
	Измеритель: 100 отверстий

	31-01-092-01
	Сверление отверстий в бетонном покрытии ВПП для установки унифицированных углубленных огней
	107,34 
	9,17 
	94,51 
	14,50 
	3,66 
	0,91 

	Таблица 31-01-093. Приготовление бетона на цементобетонных заводах 

   

	
	Измеритель: 100 м3 бетона

	
	Приготовление бетона на цементобетонных заводах производительностью:

	31-01-093-01
	      30 м3/ч
	3695,63 
	0,00 
	3695,63 
	423,52 
	0,00 
	 

	31-01-093-02
	      60 м3/ч
	2946,20 
	0,00 
	2946,20 
	340,64 
	0,00 
	 

	31-01-093-03
	      120 м3/ч
	2415,97 
	0,00 
	2415,97 
	234,15 
	0,00 
	 

	31-01-093-04
	      240 м3/ч
	1944,88 
	0,00 
	1944,88 
	172,08 
	0,00 
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