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	Раздел 2. СООРУЖЕНИЯ ПРОВОДНОЙ СВЯЗИ 

   

	Подраздел 2.1 КАБЕЛЬНАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ 

   

	Таблица 34-02-001. Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб 

   

	
	Измеритель: 1 канало-километр трубопровода

	
	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением:

	34-02-001-01
	      стальными манжетами до 2 отверстий
	22732,99 
	1550,50 
	0,00 
	0,00 
	21182,49 
	175 

	34-02-001-02
	      стальными манжетами более 2 отверстий
	22626,67 
	1444,18 
	0,00 
	0,00 
	21182,49 
	163 

	34-02-001-03
	      полиэтиленовыми муфтами до 2 отверстий
	23041,68 
	1275,84 
	0,00 
	0,00 
	21765,84 
	144 

	34-02-001-04
	      полиэтиленовыми муфтами более 2 отверстий
	22988,52 
	1222,68 
	0,00 
	0,00 
	21765,84 
	138 

	Таблица 34-02-002. Устройство трубопроводов из бетонных труб 

   

	
	Измеритель: 1 канало-километр трубопровода

	
	Устройство трубопроводов из бетонных труб:

	34-02-002-01
	      одноотверстных одиночных
	3773,33 
	3225,04 
	0,00 
	0,00 
	548,29 
	364 

	(403-9150)
	  Трубы бетонные прямоугольные одноотверстные, (м)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(990)  
	-  

	(403-9185)
	  Подкладки бетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(989)  
	-  

	34-02-002-02
	      одноотверстных в блоке
	3646,23 
	3030,12 
	0,00 
	0,00 
	616,11 
	342 

	(403-9150)
	  Трубы бетонные прямоугольные одноотверстные, (м)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(990)  
	-  

	(403-9185)
	  Подкладки бетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(989)  
	-  

	34-02-002-03
	      двухотверстных одиночных
	2541,79 
	1993,50 
	0,00 
	0,00 
	548,29 
	225 

	(403-9140)
	  Трубы бетонные прямоугольные двухотверстные, (м)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(495)  
	-  

	(403-9185)
	  Подкладки бетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(494)  
	-  

	34-02-002-04
	      двухотверстных в блоке
	2467,85 
	1851,74 
	0,00 
	0,00 
	616,11 
	209 

	(403-9140)
	  Трубы бетонные прямоугольные двухотверстные, (м)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(495)  
	-  

	(403-9185)
	  Подкладки бетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(494)  
	-  

	34-02-002-05
	      трехотверстных одиночных
	2151,95 
	1603,66 
	0,00 
	0,00 
	548,29 
	181 

	(403-9160)
	  Трубы бетонные прямоугольные трехотверстные, (м)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(330)  
	-  

	(403-9185)
	  Подкладки бетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(329)  
	-  

	34-02-002-06
	      трехотверстных в блоке
	2095,73 
	1479,62 
	0,00 
	0,00 
	616,11 
	167 

	(403-9160)
	  Трубы бетонные прямоугольные трехотверстные, (м)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(330)  
	-  

	(403-9185)
	  Подкладки бетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(329)  
	-  

	Таблица 34-02-003. Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб 

   

	
	Измеритель: 1 канало-километр трубопровода

	
	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб:

	34-02-003-01
	      до 2 отверстий
	28278,26 
	1178,38 
	0,00 
	0,00 
	27099,88 
	133 

	34-02-003-02
	      более 2 отверстий
	28198,52 
	1098,64 
	0,00 
	0,00 
	27099,88 
	124 

	Таблица 34-02-004. Устройство трубопровода из труб вторичного полиэтилена 

   

	
	Измеритель: 1 канало-километр трубопровода

	
	Устройство трубопровода из труб вторичного полиэтилена:

	34-02-004-01
	      до 2 отверстий
	23008,26 
	1178,38 
	0,00 
	0,00 
	21829,88 
	133 

	34-02-004-02
	      более 2 отверстий
	22928,52 
	1098,64 
	0,00 
	0,00 
	21829,88 
	124 

	Таблица 34-02-005. Устройство колодцев железобетонных сборных типовых, собранных на трассе 

   

	
	Измеритель: 1 колодец

	
	Устройство колодцев железобетонных сборных типовых, собранных на трассе, устанавливаемых:

	34-02-005-01
	      на пешеходной части ККС-5
	1378,26 
	153,05 
	99,56 
	12,06 
	1125,65 
	15,91 

	(403-9022)
	  Конструкции сборные железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	34-02-005-02
	      на пешеходной части ККС-4
	1065,95 
	123,71 
	91,73 
	11,11 
	850,51 
	12,86 

	(403-9022)
	  Конструкции сборные железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	34-02-005-03
	      на пешеходной части ККС-3
	1028,10 
	96,97 
	81,66 
	9,89 
	849,47 
	10,08 

	(403-9022)
	  Конструкции сборные железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	34-02-005-04
	      на пешеходной части ККС-2
	778,59 
	72,44 
	71,59 
	8,67 
	634,56 
	7,53 

	(403-9022)
	  Конструкции сборные железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	34-02-005-05
	      на проезжей части ККС-5
	2107,20 
	153,05 
	99,56 
	12,06 
	1854,59 
	15,91 

	(403-9022)
	  Конструкции сборные железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	34-02-005-06
	      на проезжей части ККС-4
	1794,89 
	123,71 
	91,73 
	11,11 
	1579,45 
	12,86 

	(403-9022)
	  Конструкции сборные железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	34-02-005-07
	      на проезжей части ККС-3
	1757,04 
	96,97 
	81,66 
	9,89 
	1578,41 
	10,08 

	(403-9022)
	  Конструкции сборные железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	34-02-005-08
	      на проезжей части ККС-2
	1507,53 
	72,44 
	71,59 
	8,67 
	1363,50 
	7,53 

	(403-9022)
	  Конструкции сборные железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	34-02-005-09
	      на проезжей части ККС-5М
	2618,31 
	179,32 
	99,56 
	12,06 
	2339,43 
	18,64 

	(403-9022)
	  Конструкции сборные железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	Таблица 34-02-006. Устройство колодцев железобетонных сборных типовых, собранных в заводских условиях 

   

	
	Измеритель: 1 колодец

	
	Устройство колодцев железобетонных сборных типовых, собранных в заводских условиях:

	34-02-006-01
	      ККС-5
	155,90 
	56,34 
	99,56 
	12,06 
	0,00 
	5,72 

	(403-9202)
	  Колодец железобетонный сборный типовой, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	34-02-006-02
	      ККС-4
	144,23 
	52,50 
	91,73 
	11,11 
	0,00 
	5,33 

	(403-9202)
	  Колодец железобетонный сборный типовой, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	34-02-006-03
	      ККС-3
	118,50 
	36,84 
	81,66 
	9,89 
	0,00 
	3,74 

	(403-9202)
	  Колодец железобетонный сборный типовой, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	34-02-006-04
	      ККС-2
	103,90 
	32,31 
	71,59 
	8,67 
	0,00 
	3,28 

	(403-9202)
	  Колодец железобетонный сборный типовой, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	Таблица 34-02-007. Устройство колодцев кирпичных типовых 

   

	
	Измеритель: 1 колодец

	
	Устройство колодцев кирпичных типовых, устанавливаемых:

	34-02-007-01
	      на проезжей части ККС-5
	4129,13 
	522,21 
	23,49 
	2,85 
	3583,43 
	57,01 

	(403-9022)
	  Конструкции сборные железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	34-02-007-02
	      на проезжей части ККС-4
	3395,77 
	397,36 
	23,49 
	2,85 
	2974,92 
	43,38 

	(403-9022)
	  Конструкции сборные железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	34-02-007-03
	      на проезжей части ККС-3
	3079,88 
	294,59 
	23,49 
	2,85 
	2761,80 
	32,16 

	(403-9022)
	  Конструкции сборные железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	34-02-007-04
	      на проезжей части ККС-2
	2376,27 
	186,68 
	23,49 
	2,85 
	2166,10 
	20,38 

	(403-9022)
	  Конструкции сборные железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	34-02-007-05
	      на пешеходной части ККС-5
	3348,50 
	522,21 
	23,49 
	2,85 
	2802,80 
	57,01 

	(403-9022)
	  Конструкции сборные железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	34-02-007-06
	      на пешеходной части ККС-4
	2620,85 
	397,36 
	23,49 
	2,85 
	2200,00 
	43,38 

	(403-9022)
	  Конструкции сборные железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	34-02-007-07
	      на пешеходной части ККС-3
	1815,46 
	294,59 
	23,49 
	2,85 
	1497,38 
	32,16 

	(403-9022)
	  Конструкции сборные железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	34-02-007-08
	      на пешеходной части ККС-2
	1315,09 
	186,68 
	23,49 
	2,85 
	1104,92 
	20,38 

	(403-9022)
	  Конструкции сборные железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	Таблица 34-02-008. Разные работы при устройстве колодцев 

   

	
	Измеритель: 1 шт.

	
	Установка люка в колодцах:

	34-02-008-01
	      на проезжей части
	1434,55 
	37,18 
	0,00 
	0,00 
	1397,37 
	3,96 

	(403-9022)
	  Конструкции сборные железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	34-02-008-02
	      на пешеходной части
	671,03 
	37,18 
	0,00 
	0,00 
	633,85 
	3,96 

	(403-9022)
	  Конструкции сборные железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	34-02-008-03
	Установка кронштейна в колодцах
	68,67 
	7,70 
	0,00 
	0,00 
	60,97 
	0,82 

	34-02-008-04
	Установка указателя на стене
	9,73 
	5,36 
	0,00 
	0,00 
	4,37 
	0,61 

	Таблица 34-02-009. Устройство вставок для угловых и разветвительных колодцев 

   

	
	Измеритель: 1 вставка

	
	Устройство вставок для угловых и разветвительных колодцев:

	34-02-009-01
	      ККС-5
	213,98 
	65,42 
	0,00 
	0,00 
	148,56 
	6,49 

	(403-9015)
	  Плиты железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	34-02-009-02
	      ККС-4
	171,15 
	52,92 
	0,00 
	0,00 
	118,23 
	5,25 

	(403-9015)
	  Плиты железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	34-02-009-03
	      ККС-3
	123,55 
	32,16 
	0,00 
	0,00 
	91,39 
	3,19 

	(403-9015)
	  Плиты железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	Таблица 34-02-010. Разборка колодцев типовых при их переустройстве 

   

	
	Измеритель: 1 колодец

	
	Разборка колодцев железобетонных типовых при их переустройстве:

	34-02-010-01
	      ККС-5
	1182,05 
	229,59 
	952,46 
	64,32 
	0,00 
	25,71 

	34-02-010-02
	      ККС-4
	1049,28 
	203,60 
	845,68 
	57,23 
	0,00 
	22,8 

	34-02-010-03
	      ККС-3
	511,50 
	99,03 
	412,47 
	28,57 
	0,00 
	11,09 

	34-02-010-04
	      ККС-2
	280,84 
	54,47 
	226,37 
	16,26 
	0,00 
	6,1 

	
	Разборка колодцев кирпичных типовых при их переустройстве:

	34-02-010-05
	      ККС-5
	1103,79 
	213,87 
	889,92 
	60,14 
	0,00 
	23,95 

	34-02-010-06
	      ККС-4
	884,43 
	171,46 
	712,97 
	48,44 
	0,00 
	19,2 

	34-02-010-07
	      ККС-3
	435,93 
	84,48 
	351,45 
	24,54 
	0,00 
	9,46 

	34-02-010-08
	      ККС-2
	237,18 
	45,90 
	191,28 
	13,94 
	0,00 
	5,14 

	Таблица 34-02-011. Разборка колодцев кирпичных нетиповых 

   

	
	Измеритель: 1 м3 кладки в деле

	34-02-011-01
	Разборка колодцев кирпичных нетиповых
	220,44 
	38,31 
	182,13 
	13,34 
	0,00 
	4,29 

	Таблица 34-02-012. Устройство ввода труб в колодцы 

   

	
	Измеритель: 10 каналов

	34-02-012-01
	Устройство ввода труб в колодцы
	97,55 
	74,39 
	0,00 
	0,00 
	23,16 
	7,83 

	Подраздел 2.2 ПЕРЕХОДЫ ПОДЗЕМНЫЕ СКРЫТЫЕ 

   

	Таблица 34-02-017. Устройство переходов методом горизонтального прокола 

   

	
	Измеритель: 1 переход

	
	Устройство переходов подземных методом горизонтального прокола:

	34-02-017-01
	      первой трубой до 10 м
	2243,10 
	132,03 
	1847,60 
	85,77 
	263,47 
	12,18 

	34-02-017-02
	      на каждые последующие 5 м добавлять к расценке 34-02-017-01
	916,46 
	48,13 
	723,86 
	33,60 
	144,47 
	4,44 

	34-02-017-03
	      последующими трубами до 10 м
	1933,55 
	111,44 
	1558,64 
	72,36 
	263,47 
	10,28 

	34-02-017-04
	      на каждые последующие 5 м добавлять к расценке 34-02-017-03
	841,53 
	43,25 
	653,81 
	30,35 
	144,47 
	3,99 

	Таблица 34-02-018. Укладка асбестоцементных труб в металлический футляр 

   

	
	Измеритель: 100 канало-метров

	
	Укладка асбестоцементных труб в металлический футляр при диаметре футляра:

	34-02-018-01
	      820-920 мм
	3796,57 
	321,14 
	0,00 
	0,00 
	3475,43 
	34,2 

	34-02-018-02
	      1020-1420 мм
	2867,51 
	321,14 
	0,00 
	0,00 
	2546,37 
	34,2 

	Таблица 34-02-019. Устройство переходов с помощью установок горизонтально-направленного бурения и проходческих машин в грунтах 1-3 группы 

   

	
	Измеритель: 1 м

	
	Устройство переходов в грунтах I-III группы для прокладки труб диаметром до 160 мм, через автомобильные, железные дороги и другие коммуникации с помощью установок горизонтально-направленного бурения  и проходческих машин с тяговым усилием:

	34-02-019-01
	      40 Кн
	948,63 
	3,19 
	855,17 
	38,93 
	90,27 
	0,32 

	(507-9009)
	  Трубы полиэтиленовые низкого давления (ПНД), (м)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	34-02-019-02
	      120 Кн
	1361,64 
	2,69 
	1268,68 
	29,07 
	90,27 
	0,27 

	(507-9009)
	  Трубы полиэтиленовые низкого давления (ПНД), (м)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	34-02-019-03
	      200 Кн
	2230,07 
	2,59 
	2137,21 
	24,77 
	90,27 
	0,26 

	(507-9009)
	  Трубы полиэтиленовые низкого давления (ПНД), (м)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	
	Устройство переходов в грунтах I-III группы для прокладки труб диаметром свыше 160 мм до 300 мм через автомобильные, железные дороги и другие коммуникации с помощью установок горизонтально-направленного бурения и проходческих машин с тяговым усилием:

	34-02-019-04
	      40 Кн
	1203,16 
	3,59 
	1009,02 
	45,97 
	190,55 
	0,36 

	(507-9009)
	  Трубы полиэтиленовые низкого давления (ПНД), (м)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	34-02-019-05
	      120 Кн
	1709,55 
	3,09 
	1515,91 
	34,83 
	190,55 
	0,31 

	(507-9009)
	  Трубы полиэтиленовые низкого давления (ПНД), (м)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	34-02-019-06
	      200 Кн
	2820,21 
	3,09 
	2626,57 
	30,29 
	190,55 
	0,31 

	(507-9009)
	  Трубы полиэтиленовые низкого давления (ПНД), (м)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	
	При устройстве переходов через водоемы добавлять:

	34-02-019-07
	      к расценкам  34-02-019-01, 34-02-019-04
	11,51 
	1,79 
	9,72 
	0,38 
	0,00 
	0,18 

	34-02-019-08
	      к расценкам  34-02-019-02, 34-02-019-05
	22,76 
	1,79 
	20,97 
	0,38 
	0,00 
	0,18 

	34-02-019-09
	      к расценкам  34-02-019-03, 34-02-019-06
	44,99 
	1,79 
	43,20 
	0,38 
	0,00 
	0,18 

	Таблица 34-02-020. Устройство переходов в грунтах I-III группы с помощью установок горизонтально-направленного бурения "Astec" DD-6, "Astec" DD-63238 

   

	
	Измеритель: 1 м

	
	Устройство переходов в грунтах I-III группы с помощью установок горизонтально-направленного бурения "Astec" DD-6, "Astec" DD-63238:

	34-02-020-01
	      диаметр труб до 400 мм, установка ГНБ тяговым усилием 140 Кн
	5347,43 
	4,93 
	4656,55 
	105,88 
	685,95 
	0,5 

	(507-9009)
	  Трубы полиэтиленовые низкого давления (ПНД), (м)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	34-02-020-02
	      диаметр труб до 560 мм, установка ГНБ тяговым усилием 140 Кн
	6267,85 
	6,90 
	5324,27 
	122,14 
	936,68 
	0,7 

	(507-9009)
	  Трубы полиэтиленовые низкого давления (ПНД), (м)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	34-02-020-03
	      диаметр труб до 630 мм, установка ГНБ тяговым усилием 260 Кн
	10271,03 
	6,99 
	8920,03 
	128,58 
	1344,01 
	0,71 

	(507-9009)
	  Трубы полиэтиленовые низкого давления (ПНД), (м)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	34-02-020-04
	      диаметр труб до 630 мм, установка ГНБ тяговым усилием 260 Кн
	11573,40 
	7,88 
	9778,79 
	141,70 
	1786,73 
	0,8 

	(507-9009)
	  Трубы полиэтиленовые низкого давления (ПНД), (м)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	Подраздел 2.3 ОПОРЫ СТОЛБОВЫХ ЛИНИЙ СВЯЗИ И РАДИОФИКАЦИИ 

   

	Таблица 34-02-024. Установка опор деревянных 

   

	
	Измеритель: 1 опора

	
	Установка средствами малой механизации опор деревянных:

	34-02-024-01
	      одинарных высотой до 6,5 м
	48,20 
	31,55 
	14,74 
	2,44 
	1,91 
	3,36 

	(102-9041)
	  Лесоматериалы пропитанные для опор линий связи диаметром до 24 см, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	34-02-024-02
	      одинарных высотой до 8,5 м
	54,19 
	37,37 
	14,91 
	2,44 
	1,91 
	3,98 

	(102-9041)
	  Лесоматериалы пропитанные для опор линий связи диаметром до 24 см, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	34-02-024-03
	      одинарных высотой свыше 8,5 м
	62,97 
	45,92 
	15,14 
	2,44 
	1,91 
	4,89 

	(102-9041)
	  Лесоматериалы пропитанные для опор линий связи диаметром до 24 см, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	34-02-024-04
	      полуанкерных высотой до 8,5 м
	710,87 
	286,40 
	77,31 
	12,20 
	347,16 
	30,5 

	(102-9041)
	  Лесоматериалы пропитанные для опор линий связи диаметром до 24 см, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(5)  
	-  

	34-02-024-05
	      полуанкерных высотой свыше 8,5 м
	752,37 
	326,77 
	78,44 
	12,20 
	347,16 
	34,8 

	(102-9041)
	  Лесоматериалы пропитанные для опор линий связи диаметром до 24 см, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(5)  
	-  

	
	Установка бурильно-крановой машиной опор деревянных одинарных высотой:

	34-02-024-06
	      до 8,5 м
	66,69 
	18,40 
	46,38 
	5,11 
	1,91 
	1,96 

	(102-9041)
	  Лесоматериалы пропитанные для опор линий связи диаметром до 24 см, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	34-02-024-07
	      свыше 8,5 м
	77,61 
	22,25 
	53,45 
	5,69 
	1,91 
	2,37 

	(102-9041)
	  Лесоматериалы пропитанные для опор линий связи диаметром до 24 см, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	Таблица 34-02-025. Установка опор железобетонных одинарных 

   

	
	Измеритель: 1 опора

	
	Установка средствами малой механизации опор железобетонных одинарных высотой:

	34-02-025-01
	      до 6,5 м
	40,48 
	25,54 
	14,57 
	2,44 
	0,37 
	2,72 

	(403-9022)
	  Конструкции сборные железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	34-02-025-02
	      до 8,5 м
	46,47 
	31,36 
	14,74 
	2,44 
	0,37 
	3,34 

	(403-9022)
	  Конструкции сборные железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	
	Установка бурильно-крановой машиной опор железобетонных одинарных высотой:

	34-02-025-03
	      до 6,5 м
	60,46 
	13,71 
	46,38 
	5,11 
	0,37 
	1,46 

	(403-9022)
	  Конструкции сборные железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	34-02-025-04
	      до 8,5 м
	75,04 
	21,22 
	53,45 
	5,69 
	0,37 
	2,26 

	(403-9022)
	  Конструкции сборные железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	Таблица 34-02-026. Установка в болотистом грунте опор деревянных 

   

	
	Измеритель: 1 опора

	
	Установка в болотистом грунте опор деревянных:

	34-02-026-01
	      промежуточных без лежней с одной подпорой
	362,92 
	172,21 
	32,66 
	4,88 
	158,05 
	18,8 

	(110-9187)
	  Опора промежуточная в болотистом грунте без лежней с одной подпорой, (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	34-02-026-02
	      промежуточных без лежней с двумя подпорами
	377,71 
	173,12 
	46,54 
	7,32 
	158,05 
	18,9 

	(110-9188)
	  Опора промежуточная в болотистом грунте с двумя подпорами, (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	34-02-026-03
	      промежуточных с двумя подпорами и лежнями
	400,20 
	173,12 
	46,54 
	7,32 
	180,54 
	18,9 

	(110-9189)
	  Опора промежуточная в болотистом грунте с двумя подпорами и лежнями, (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	34-02-026-04
	      угловых с двумя подпорами и лежнями
	639,98 
	176,79 
	74,36 
	12,20 
	388,83 
	19,3 

	(110-9198)
	  Опора угловая в болотистом грунте с двумя подпорами и лежнями, (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	Таблица 34-02-027. Установка приставок к опорам и подпорам 

   

	
	Измеритель: 1 приставка

	
	Установка к опорам и подпорам приставок железобетонных:

	34-02-027-01
	      одинарных, высота опоры или подпоры до 8,5 м
	59,06 
	16,76 
	13,86 
	2,44 
	28,44 
	1,83 

	(403-9063)
	  Приставки железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	34-02-027-02
	      двойных, высота опоры или подпоры до 8,5 м
	89,83 
	27,94 
	27,72 
	4,88 
	34,17 
	3,05 

	(403-9063)
	  Приставки железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	34-02-027-03
	      одинарных, высота опоры или подпоры более 8,5 м
	64,08 
	19,60 
	13,86 
	2,44 
	30,62 
	2,14 

	(403-9063)
	  Приставки железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	34-02-027-04
	      двойных, высота опоры или подпоры более 8,5 м
	96,69 
	30,78 
	27,72 
	4,88 
	38,19 
	3,36 

	(403-9063)
	  Приставки железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	
	Установка к опорам и подпорам приставок деревянных:

	34-02-027-05
	      одинарных, высота опоры или подпоры до 8,5 м
	55,60 
	15,48 
	13,86 
	2,44 
	26,26 
	1,69 

	(102-9041)
	  Лесоматериалы пропитанные для опор линий связи диаметром до 24 см, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,5)  
	-  

	34-02-027-06
	      двойных, высота опоры или подпоры до 8,5 м
	89,33 
	27,21 
	27,72 
	4,88 
	34,40 
	2,97 

	(102-9041)
	  Лесоматериалы пропитанные для опор линий связи диаметром до 24 см, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	34-02-027-07
	      одинарных, высота опоры или подпоры более 8,5 м
	57,43 
	17,31 
	13,86 
	2,44 
	26,26 
	1,89 

	(102-9041)
	  Лесоматериалы пропитанные для опор линий связи диаметром до 24 см, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,5)  
	-  

	34-02-027-08
	      двойных, высота опоры или подпоры более 8,5 м
	91,16 
	29,04 
	27,72 
	4,88 
	34,40 
	3,17 

	(102-9041)
	  Лесоматериалы пропитанные для опор линий связи диаметром до 24 см, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	Таблица 34-02-028. Установка подпоры к опорам 

   

	
	Измеритель: 1 подпора

	
	Установка подпоры к опорам высотой:

	34-02-028-01
	      до 8,5 м
	119,02 
	32,68 
	13,86 
	2,44 
	72,48 
	3,48 

	(102-9041)
	  Лесоматериалы пропитанные для опор линий связи диаметром до 24 см, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	34-02-028-02
	      свыше 8,5 м
	128,69 
	42,35 
	13,86 
	2,44 
	72,48 
	4,51 

	(102-9041)
	  Лесоматериалы пропитанные для опор линий связи диаметром до 24 см, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	Таблица 34-02-029. Устройство оттяжек к опорам 

   

	
	Измеритель: 1 оттяжка

	
	Устройство оттяжек к опорам:

	34-02-029-01
	      деревянным на якоре
	135,14 
	25,46 
	0,00 
	0,00 
	109,68 
	2,68 

	34-02-029-02
	      деревянным на якоре с оттяжным столбом
	198,99 
	44,84 
	13,86 
	2,44 
	140,29 
	4,72 

	(102-9041)
	  Лесоматериалы пропитанные для опор линий связи диаметром до 24 см, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	34-02-029-03
	      железобетонным
	125,47 
	26,41 
	0,00 
	0,00 
	99,06 
	2,78 

	(403-9022)
	  Конструкции сборные железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,02)  
	-  

	Подраздел 2.4 ТРАВЕРСЫ НА УСТАНОВЛЕННЫХ ОПОРАХ ЛИНИЙ СВЯЗИ 

   

	Таблица 34-02-035. Крепление на установленных железобетонных опорах линий связи траверс 

   

	
	Измеритель: 1 траверса

	
	Крепление болтами на установленных железобетонных опорах линий связи траверс деревянных:

	34-02-035-01
	      четырехштырных одинарных
	138,63 
	6,08 
	0,00 
	0,00 
	132,55 
	0,64 

	34-02-035-02
	      четырехштырных двойных
	276,21 
	21,38 
	0,00 
	0,00 
	254,83 
	2,25 

	34-02-035-03
	      восьмиштырных одинарных
	199,60 
	7,22 
	0,00 
	0,00 
	192,38 
	0,76 

	34-02-035-04
	      восьмиштырных двойных
	396,78 
	22,33 
	0,00 
	0,00 
	374,45 
	2,35 

	
	Крепление хомутами на установленных железобетонных опорах линий связи траверс деревянных:

	34-02-035-05
	      четырехштырных одинарных
	187,12 
	6,08 
	0,00 
	0,00 
	181,04 
	0,64 

	34-02-035-06
	      восьмиштырных одинарных
	247,90 
	7,03 
	0,00 
	0,00 
	240,87 
	0,74 

	
	Крепление болтами на установленных железобетонных опорах линий связи траверс стальных:

	34-02-035-07
	      четырехштырных одинарных
	126,10 
	6,08 
	0,00 
	0,00 
	120,02 
	0,64 

	34-02-035-08
	      четырехштырных двойных
	170,84 
	13,68 
	0,00 
	0,00 
	157,16 
	1,44 

	34-02-035-09
	      восьмиштырных одинарных
	151,54 
	7,22 
	0,00 
	0,00 
	144,32 
	0,76 

	34-02-035-10
	      восьмиштырных двойных
	220,39 
	14,63 
	0,00 
	0,00 
	205,76 
	1,54 

	
	Крепление хомутами на установленных железобетонных опорах линий связи траверс стальных:

	34-02-035-11
	      четырехштырных одинарных
	174,59 
	6,08 
	0,00 
	0,00 
	168,51 
	0,64 

	34-02-035-12
	      восьмиштырных одинарных
	200,03 
	7,22 
	0,00 
	0,00 
	192,81 
	0,76 

	Таблица 34-02-036. Крепление на установленных деревянных опорах линий связи траверс 

   

	
	Измеритель: 1 траверса

	
	Крепление на установленных деревянных опорах линий связи траверс деревянных:

	34-02-036-01
	      четырехштырных на одностоечных опорах одинарных
	113,68 
	7,30 
	0,00 
	0,00 
	106,38 
	0,75 

	34-02-036-02
	      четырехштырных на одностоечных опорах двойных
	290,73 
	16,24 
	0,00 
	0,00 
	274,49 
	1,75 

	34-02-036-03
	      восьмиштырных на одностоечных опорах одинарных
	174,10 
	7,89 
	0,00 
	0,00 
	166,21 
	0,82 

	34-02-036-04
	      восьмиштырных на одностоечных опорах двойных
	411,28 
	17,17 
	0,00 
	0,00 
	394,11 
	1,85 

	34-02-036-05
	      восьмиштырных на сложных опорах одинарных
	170,73 
	10,36 
	0,00 
	0,00 
	160,37 
	1,09 

	34-02-036-06
	      восьмиштырных на сложных опорах двойных
	362,16 
	18,53 
	0,00 
	0,00 
	343,63 
	1,95 

	
	Крепление на установленных деревянных опорах линий связи траверс стальных:

	34-02-036-07
	      четырехштырных на одностоечных опорах одинарных
	127,60 
	7,13 
	0,00 
	0,00 
	120,47 
	0,75 

	34-02-036-08
	      четырехштырных на одностоечных опорах двойных
	215,64 
	8,93 
	0,00 
	0,00 
	206,71 
	0,94 

	34-02-036-09
	      восьмиштырных на одностоечных опорах одинарных
	152,56 
	7,79 
	0,00 
	0,00 
	144,77 
	0,82 

	34-02-036-10
	      восьмиштырных на одностоечных опорах двойных
	265,29 
	9,98 
	0,00 
	0,00 
	255,31 
	1,05 

	Подраздел 2.5 ПОДВЕСКА ПРОВОДОВ НА СТОЛБОВЫХ ЛИНИЯХ СВЯЗИ И РАДИОФИКАЦИИ 

   

	Таблица 34-02-042. Подвеска проводов на крюках 

   

	
	Измеритель: 1 км провода

	
	Подвеска на крюках проводов диаметром:

	34-02-042-01
	      до 3 мм, на 1 км линии число опор 12
	428,48 
	118,71 
	0,00 
	0,00 
	309,77 
	12,2 

	(110-9207)
	  Проволока линейная, (км)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(110-9208)
	  Проволока перевязочная, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	34-02-042-02
	      до 3 мм, на 1 км линии число опор 16
	530,82 
	134,27 
	0,00 
	0,00 
	396,55 
	13,8 

	(110-9207)
	  Проволока линейная, (км)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(110-9208)
	  Проволока перевязочная, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	34-02-042-03
	      до 3 мм, на 1 км линии число опор 20
	634,76 
	150,82 
	0,00 
	0,00 
	483,94 
	15,5 

	(110-9207)
	  Проволока линейная, (км)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(110-9208)
	  Проволока перевязочная, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	34-02-042-04
	      до 3 мм, на 1 км линии число опор 25
	763,88 
	172,22 
	0,00 
	0,00 
	591,66 
	17,7 

	(110-9207)
	  Проволока линейная, (км)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(110-9208)
	  Проволока перевязочная, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	34-02-042-05
	      до 5 мм, на 1 км линии число опор 16
	699,91 
	141,09 
	0,00 
	0,00 
	558,82 
	14,5 

	(110-9207)
	  Проволока линейная, (км)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(110-9208)
	  Проволока перевязочная, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	34-02-042-06
	      до 5 мм, на 1 км линии число опор 20
	838,21 
	156,65 
	0,00 
	0,00 
	681,56 
	16,1 

	(110-9207)
	  Проволока линейная, (км)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(110-9208)
	  Проволока перевязочная, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	34-02-042-07
	      до 5 мм, на 1 км линии число опор 25
	1012,53 
	178,06 
	0,00 
	0,00 
	834,47 
	18,3 

	(110-9207)
	  Проволока линейная, (км)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(110-9208)
	  Проволока перевязочная, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	34-02-042-08
	      до 5 мм, на 1 км линии число опор 28
	1114,61 
	189,74 
	0,00 
	0,00 
	924,87 
	19,5 

	(110-9207)
	  Проволока линейная, (км)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(110-9208)
	  Проволока перевязочная, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	Таблица 34-02-043. Подвеска проводов на траверсах 

   

	
	Измеритель: 1 км провода

	
	Подвеска на деревянных траверсах проводов диаметром:

	34-02-043-01
	      до 3 мм, на 1 км линии число опор 16
	472,53 
	122,60 
	0,00 
	0,00 
	349,93 
	12,6 

	(110-9207)
	  Проволока линейная, (км)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(110-9208)
	  Проволока перевязочная, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	34-02-043-02
	      до 3 мм, на 1 км линии число опор 20
	563,18 
	136,22 
	0,00 
	0,00 
	426,96 
	14 

	(110-9207)
	  Проволока линейная, (км)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(110-9208)
	  Проволока перевязочная, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	34-02-043-03
	      до 3 мм, на 1 км линии число опор 25
	676,44 
	154,71 
	0,00 
	0,00 
	521,73 
	15,9 

	(110-9207)
	  Проволока линейная, (км)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(110-9208)
	  Проволока перевязочная, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	34-02-043-04
	      до 5 мм, на 1 км линии число опор 20
	587,69 
	142,06 
	0,00 
	0,00 
	445,63 
	14,6 

	(110-9207)
	  Проволока линейная, (км)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(110-9208)
	  Проволока перевязочная, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	34-02-043-05
	      до 5 мм, на 1 км линии число опор 25
	704,37 
	160,55 
	0,00 
	0,00 
	543,82 
	16,5 

	(110-9207)
	  Проволока линейная, (км)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(110-9208)
	  Проволока перевязочная, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	34-02-043-06
	      до 5 мм, на 1 км линии число опор 28
	773,44 
	170,28 
	0,00 
	0,00 
	603,16 
	17,5 

	(110-9207)
	  Проволока линейная, (км)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(110-9208)
	  Проволока перевязочная, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	
	Подвеска на металлических траверсах проводов диаметром:

	34-02-043-07
	      до 3 мм, на 1 км линии число опор 16
	305,29 
	103,14 
	0,00 
	0,00 
	202,15 
	10,6 

	(110-9207)
	  Проволока линейная, (км)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(110-9208)
	  Проволока перевязочная, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	34-02-043-08
	      до 3 мм, на 1 км линии число опор 20
	358,24 
	111,90 
	0,00 
	0,00 
	246,34 
	11,5 

	(110-9207)
	  Проволока линейная, (км)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(110-9208)
	  Проволока перевязочная, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	34-02-043-09
	      до 3 мм, на 1 км линии число опор 25
	424,60 
	124,54 
	0,00 
	0,00 
	300,06 
	12,8 

	(110-9207)
	  Проволока линейная, (км)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(110-9208)
	  Проволока перевязочная, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	Таблица 34-02-044. Перекладка проводов с крюков на траверсы 

   

	
	Измеритель: 1 км провода

	
	Перекладка с крюков на траверсы проводов диаметром:

	34-02-044-01
	      до 3 мм, на 1 км линии число опор 16
	280,46 
	90,41 
	0,00 
	0,00 
	190,05 
	8,71 

	(110-9208)
	  Проволока перевязочная, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	34-02-044-02
	      до 3 мм, на 1 км линии число опор 20
	343,02 
	107,95 
	0,00 
	0,00 
	235,07 
	10,4 

	(110-9208)
	  Проволока перевязочная, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	34-02-044-03
	      до 3 мм, на 1 км линии число опор 25
	412,83 
	123,52 
	0,00 
	0,00 
	289,31 
	11,9 

	(110-9208)
	  Проволока перевязочная, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	34-02-044-04
	      до 5 мм, на 1 км линии число опор 20
	370,67 
	132,86 
	0,00 
	0,00 
	237,81 
	12,8 

	(110-9208)
	  Проволока перевязочная, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	34-02-044-05
	      до 5 мм, на 1 км линии число опор 25
	452,65 
	159,85 
	0,00 
	0,00 
	292,80 
	15,4 

	(110-9208)
	  Проволока перевязочная, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	34-02-044-06
	      до 5 мм, на 1 км линии число опор 28
	511,52 
	181,65 
	0,00 
	0,00 
	329,87 
	17,5 

	(110-9208)
	  Проволока перевязочная, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	Таблица 34-02-045. Перекладка проводов с траверс или крюков на оснащенные траверсы или крюки 

   

	
	Измеритель: 1 км провода

	
	Перекладка с траверс или крюков на оснащенные траверсы или крюки проводов диаметром:

	34-02-045-01
	      до 3 мм, на 1 км линии число опор 16
	111,91 
	69,23 
	0,00 
	0,00 
	42,68 
	6,67 

	(110-9208)
	  Проволока перевязочная, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	34-02-045-02
	      до 3 мм, на 1 км линии число опор 20
	137,39 
	82,94 
	0,00 
	0,00 
	54,45 
	7,99 

	(110-9208)
	  Проволока перевязочная, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	34-02-045-03
	      до 3 мм, на 1 км линии число опор 25
	167,70 
	100,06 
	0,00 
	0,00 
	67,64 
	9,64 

	(110-9208)
	  Проволока перевязочная, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	34-02-045-04
	      до 5 мм, на 1 км линии число опор 20
	164,10 
	106,91 
	0,00 
	0,00 
	57,19 
	10,3 

	(110-9208)
	  Проволока перевязочная, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	34-02-045-05
	      до 5 мм, на 1 км линии число опор 25
	196,74 
	127,67 
	0,00 
	0,00 
	69,07 
	12,3 

	(110-9208)
	  Проволока перевязочная, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	34-02-045-06
	      до 5 мм, на 1 км линии число опор 28
	228,29 
	146,36 
	0,00 
	0,00 
	81,93 
	14,1 

	(110-9208)
	  Проволока перевязочная, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	Подраздел 2.6 СКРЕЩИВАНИЕ ПРОВОДОВ, ОБОРУДОВАНИЕ КОНТРОЛЬНЫХ ОПОР, УСТРОЙСТВО КАБЕЛЬНЫХ ПЛОЩАДОК 

   

	Таблица 34-02-051. Скрещивание проводов 

   

	
	Измеритель: 1 скрещивание

	
	Скрещивание подвешиваемых проводов:

	34-02-051-01
	      на Г-образных кронштейнах
	42,83 
	14,74 
	0,00 
	0,00 
	28,09 
	1,42 

	34-02-051-02
	      на подвесных крюках
	44,10 
	12,35 
	0,00 
	0,00 
	31,75 
	1,19 

	34-02-051-03
	      на накладках
	87,41 
	16,40 
	0,00 
	0,00 
	71,01 
	1,58 

	
	Скрещивание существующих проводов:

	34-02-051-04
	      на Г-образных кронштейнах
	65,81 
	19,00 
	0,00 
	0,00 
	46,81 
	1,83 

	34-02-051-05
	      на подвесных крюках
	62,08 
	11,21 
	0,00 
	0,00 
	50,87 
	1,08 

	34-02-051-06
	      на накладках
	114,80 
	20,66 
	0,00 
	0,00 
	94,14 
	1,99 

	Таблица 34-02-052. Устройство контрольно-измерительных пунктов 

   

	
	Измеритель: 1 пункт

	
	Устройство контрольно-измерительных пунктов:

	34-02-052-01
	      на кронштейнах
	97,58 
	11,83 
	0,00 
	0,00 
	85,75 
	1,14 

	34-02-052-02
	      на накладках
	138,31 
	13,18 
	0,00 
	0,00 
	125,13 
	1,27 

	Таблица 34-02-053. Установка ступени для контрольной или кабельной опоры 

   

	
	Измеритель: 1 ступень

	34-02-053-01
	Установка ступени для контрольной или кабельной опоры
	8,49 
	1,79 
	0,00 
	0,00 
	6,70 
	0,18 

	Таблица 34-02-054. Устройство молниеотвода к опорам 

   

	
	Измеритель: 1 молниеотвод

	
	Устройство молниеотвода к опорам высотой:

	34-02-054-01
	      до 8,5 м
	26,55 
	6,25 
	0,00 
	0,00 
	20,30 
	0,7 

	34-02-054-02
	      более 8,5 м
	35,35 
	9,20 
	0,00 
	0,00 
	26,15 
	1,03 

	Таблица 34-02-055. Устройство кабельной площадки на опоре 

   

	
	Измеритель: 1 площадка

	
	Устройство кабельной площадки на опоре:

	34-02-055-01
	      одинарной или сдвоенной
	117,97 
	62,29 
	0,00 
	0,00 
	55,68 
	6,18 

	(110-9131)
	  Площадки металлические, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	34-02-055-02
	      полуанкерной
	185,71 
	130,03 
	0,00 
	0,00 
	55,68 
	12,9 

	(110-9131)
	  Площадки металлические, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	Подраздел 2.7 ОПОРЫ СТОЕЧНЫХ ЛИНИЙ 

   

	Таблица 34-02-061. Установка стоек для радиотрансляционных сетей 

   

	
	Измеритель: 1 стойка

	
	Установка стоек для радиотрансляционных сетей одинарных на напряжение:

	34-02-061-01
	      до 240 В
	391,56 
	65,82 
	0,00 
	0,00 
	325,74 
	6,53 

	34-02-061-02
	      свыше 240 В
	696,87 
	122,98 
	0,00 
	0,00 
	573,89 
	12,2 

	Таблица 34-02-062. Установка траверс дополнительных сверх одной 

   

	
	Измеритель: 1 траверса

	
	Установка траверс дополнительных сверх одной на напряжение:

	34-02-062-01
	      до 240 В
	85,09 
	4,58 
	0,00 
	0,00 
	80,51 
	0,46 

	34-02-062-02
	      свыше 240 В
	67,94 
	6,87 
	0,00 
	0,00 
	61,07 
	0,69 

	Таблица 34-02-063. Установка оттяжек дополнительных сверх восьми на напряжение свыше 240 В 

   

	
	Измеритель: 1 оттяжка

	34-02-063-01
	Установка оттяжек дополнительных сверх восьми на напряжение свыше 240 В
	137,04 
	7,30 
	0,00 
	0,00 
	129,74 
	0,75 

	Таблица 34-02-064. Установка стоек телефонных 

   

	
	Измеритель: 1 стойка

	
	Установка стоек телефонных:

	34-02-064-01
	      однопарных
	296,56 
	31,22 
	0,00 
	0,00 
	265,34 
	3,17 

	34-02-064-02
	      двухпарных
	402,00 
	71,12 
	0,00 
	0,00 
	330,88 
	7,22 

	34-02-064-03
	      шестипарных
	571,97 
	71,91 
	0,00 
	0,00 
	500,06 
	7,3 

	34-02-064-04
	      десятипарных
	996,17 
	130,02 
	0,00 
	0,00 
	866,15 
	13,2 

	Таблица 34-02-065. Разные работы на стоечных линиях 

   

	
	Измеритель: 1 устройство

	34-02-065-01
	Установка люков на крышах
	1121,32 
	200,10 
	0,00 
	0,00 
	921,22 
	23 

	34-02-065-02
	Установка предохранительных канатов
	72,76 
	8,17 
	0,00 
	0,00 
	64,59 
	0,87 

	
	Закрепление стальных листов на крышах:

	34-02-065-03
	      черепичных
	55,70 
	12,11 
	0,00 
	0,00 
	43,59 
	1,34 

	34-02-065-04
	      шиферных
	49,31 
	5,72 
	0,00 
	0,00 
	43,59 
	0,64 

	Подраздел 2.8 ПОДВЕСКА ПРОВОДОВ НА СТОЕЧНЫХ ЛИНИЯХ 

   

	Таблица 34-02-071. Подвеска проводов 

   

	
	Измеритель: 1 км провода

	
	Подвеска проводов напряжением:

	34-02-071-01
	      до 240 В, диаметр провода до 2 мм
	439,53 
	160,55 
	0,00 
	0,00 
	278,98 
	16,5 

	(110-9207)
	  Проволока линейная, (км)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(110-9208)
	  Проволока перевязочная, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	34-02-071-02
	      до 240 В, диаметр провода до 3 мм
	489,15 
	210,17 
	0,00 
	0,00 
	278,98 
	21,6 

	(110-9207)
	  Проволока линейная, (км)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(110-9208)
	  Проволока перевязочная, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	34-02-071-03
	      до 240 В, диаметр провода до 4 мм
	519,31 
	240,33 
	0,00 
	0,00 
	278,98 
	24,7 

	(110-9207)
	  Проволока линейная, (км)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(110-9208)
	  Проволока перевязочная, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	34-02-071-04
	      свыше 240 В, диаметр провода до 3 мм
	915,31 
	330,82 
	0,00 
	0,00 
	584,49 
	34 

	(110-9207)
	  Проволока линейная, (км)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(110-9208)
	  Проволока перевязочная, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	34-02-071-05
	      свыше 240 В, диаметр провода до 4 мм
	964,93 
	380,44 
	0,00 
	0,00 
	584,49 
	39,1 

	(110-9207)
	  Проволока линейная, (км)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(110-9208)
	  Проволока перевязочная, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	Подраздел 2.9 РАЗВОЗКА ЛИНЕЙНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

   

	Таблица 34-02-077. Развозка линейных материалов 

   

	
	Измеритель: 1 т-км

	
	Развозка линейных материалов автомашинами за первый километр:

	34-02-077-01
	      столбов деревянных
	69,22 
	7,98 
	61,24 
	2,98 
	0,00 
	0,95 

	34-02-077-02
	      опор железобетонных
	51,75 
	7,64 
	44,11 
	1,63 
	0,00 
	0,91 

	34-02-077-03
	      приставок железобетонных
	122,95 
	14,20 
	108,75 
	2,98 
	0,00 
	1,69 

	34-02-077-04
	      термокамер металлических
	18,93 
	1,09 
	17,84 
	0,81 
	0,00 
	0,13 

	34-02-077-05
	      деталей железобетонных НУП, колодцев
	21,18 
	1,34 
	19,84 
	1,08 
	0,00 
	0,16 

	34-02-077-06
	      прочих материалов
	211,81 
	16,80 
	195,01 
	0,00 
	0,00 
	2 

	
	Развозка линейных материалов тракторами за первый километр:

	34-02-077-07
	      столбов деревянных
	117,19 
	6,97 
	110,22 
	13,54 
	0,00 
	0,83 

	34-02-077-08
	      опор железобетонных
	103,66 
	6,97 
	96,69 
	11,89 
	0,00 
	0,83 

	34-02-077-09
	      приставок железобетонных
	186,82 
	13,27 
	173,55 
	21,35 
	0,00 
	1,58 

	34-02-077-10
	      термокамер металлических
	36,05 
	0,84 
	35,21 
	3,56 
	0,00 
	0,1 

	34-02-077-11
	      деталей железобетонных НУП, колодцев
	34,67 
	1,09 
	33,58 
	4,12 
	0,00 
	0,13 

	34-02-077-12
	      прочих материалов
	247,91 
	12,18 
	235,73 
	29,06 
	0,00 
	1,45 

	34-02-077-13
	Добавлять к расценкам с 34-02-077-01 по 34-02-077-06 за каждый последующий километр
	2,97 
	0,00 
	2,97 
	0,00 
	0,00 
	 

	34-02-077-14
	Добавлять к расценкам с 34-02-077-07 по 34-02-077-12 за каждый последующий километр
	49,26 
	0,00 
	49,26 
	6,07 
	0,00 
	 

	Подраздел 2.10 ТЕРМОКАМЕРЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОДЗЕМНЫХ НЕОБСЛУЖИВАЕМЫХ УСИЛИТЕЛЬНЫХ ПУНКТОВ (НУП) 

   

	Таблица 34-02-083. Установка термокамер 

   

	
	Измеритель: 1 термокамера

	
	Установка термокамер длиной:

	34-02-083-01
	      2,4 м
	1210,63 
	282,00 
	647,06 
	76,83 
	281,57 
	26,38 

	(110-9183)
	  Термокамера стальная 2,9 т, (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	(403-9022)
	  Конструкции сборные железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	34-02-083-02
	      4 м
	1360,89 
	302,95 
	647,06 
	76,83 
	410,88 
	28,34 

	(110-9184)
	  Термокамера стальная 4,6 т, (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	(403-9022)
	  Конструкции сборные железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  
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