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Часть 36. Земляные консрукции гидротехнических сооружений
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	Раздел 1. ЗЕМЛЯНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ 

   

	Подраздел 1.1 ПЛОТИНЫ, ДАМБЫ, НАСЫПИ 

   

	Таблица 36-01-001. Возведение плотин, дамб, насыпей и нижней части экранов и ядер насухо 

   

	
	Измеритель: 1000 м3 грунта

	
	Возведение плотин, дамб, насыпей и нижней части экранов и ядер насухо:

	36-01-001-01
	      из несвязных грунтов катками массой до 16 т
	2660,73 
	129,49 
	2214,04 
	279,51 
	317,20 
	15,85 

	(407-9085)
	  Грунт, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1025)  
	-  

	36-01-001-02
	      из несвязных грунтов катками массой свыше 16 т
	2139,80 
	115,61 
	1706,99 
	215,74 
	317,20 
	14,15 

	(407-9085)
	  Грунт, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1025)  
	-  

	36-01-001-03
	      из связных грунтов катками массой до 16 т
	4639,37 
	253,92 
	4141,45 
	528,57 
	244,00 
	31,08 

	(407-9085)
	  Грунт, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1025)  
	-  

	36-01-001-04
	      из связных грунтов катками массой свыше 16 т
	2841,06 
	224,59 
	2372,47 
	288,46 
	244,00 
	27,49 

	(407-9085)
	  Грунт, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1025)  
	-  

	Таблица 36-01-002. Возведение верхней части экранов и ядер 

   

	
	Измеритель: 1000 м3 грунта

	36-01-002-01
	Возведение верхней части экранов и ядер
	4463,18 
	333,42 
	3885,76 
	439,78 
	244,00 
	41,47 

	(407-9085)
	  Грунт, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1010)  
	-  

	Таблица 36-01-003. Устройство понуров 

   

	
	Измеритель: 1000 м3 грунта

	36-01-003-01
	Устройство понуров
	4385,26 
	495,08 
	3865,78 
	401,62 
	24,40 
	62,04 

	(407-9085)
	  Грунт, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1010)  
	-  

	Таблица 36-01-004. Возведение плотин, дамб, насыпей способом отсыпки грунтов в воду 

   

	
	Измеритель: 1000 м3 грунта

	
	Возведение плотин, дамб, насыпей способом отсыпки грунтов в воду:

	36-01-004-01
	      в естественных прудках и водоемах
	1148,67 
	197,71 
	950,96 
	203,60 
	0,00 
	24,2 

	(407-9085)
	  Грунт, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1010)  
	-  

	36-01-004-02
	      в искусственных прудках слоями до 2 м
	2513,02 
	241,75 
	1534,47 
	286,96 
	736,80 
	29,59 

	(407-9085)
	  Грунт, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1010)  
	-  

	36-01-004-03
	      в искусственных прудках слоями до 4 м
	2232,64 
	112,34 
	1293,31 
	243,03 
	826,99 
	13,75 

	(407-9085)
	  Грунт, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1010)  
	-  

	Подраздел 1.2 ПАЗУХИ 

   

	Таблица 36-01-008. Засыпка пазух 

   

	
	Измеритель: 1000 м3 грунта

	
	Засыпка пазух объемом:

	36-01-008-01
	      свыше 10000 м3 грунтами несвязными
	3343,26 
	359,79 
	2666,27 
	288,45 
	317,20 
	44,75 

	(407-9085)
	  Грунт, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1010)  
	-  

	36-01-008-02
	      свыше 10000 м3 грунтами связными
	4357,67 
	506,81 
	3606,86 
	381,29 
	244,00 
	63,51 

	(407-9085)
	  Грунт, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1010)  
	-  

	36-01-008-03
	      до 10000 м3 грунтами несвязными
	4272,37 
	588,13 
	3367,04 
	368,22 
	317,20 
	73,7 

	(407-9085)
	  Грунт, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1010)  
	-  

	36-01-008-04
	      до 10000 м3 грунтами связными
	5478,39 
	775,98 
	4458,41 
	488,58 
	244,00 
	97,24 

	(407-9085)
	  Грунт, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1010)  
	-  

	36-01-008-05
	      до 200 м3 грунтами несвязными
	8170,73 
	2631,75 
	5221,78 
	524,28 
	317,20 
	319 

	(407-9085)
	  Грунт, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1010)  
	-  

	36-01-008-06
	      до 200 м3 грунтами связными
	9232,80 
	3110,25 
	5878,55 
	597,92 
	244,00 
	377 

	(407-9085)
	  Грунт, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1010)  
	-  

	Таблица 36-01-009. Планировка откосов насыпей земляных сооружений 

   

	
	Измеритель: 1000 м2 спланированной поверхности

	
	Планировка откосов насыпей земляных сооружений:

	36-01-009-01
	      экскаваторами
	2210,30 
	0,00 
	2210,30 
	269,92 
	0,00 
	 

	36-01-009-02
	      бульдозерами
	674,92 
	0,00 
	674,92 
	75,86 
	0,00 
	 

	36-01-009-03
	      автогрейдерами
	111,61 
	0,00 
	111,61 
	12,33 
	0,00 
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