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	Раздел 1. КОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ГИДРОЭНЕРГЕТИКИ ПРИ ОБЪЕМЕ БЕТОНА ПО СООРУЖЕНИЮ В ЦЕЛОМ БОЛЕЕ 100 ТЫС.М3 

   

	Подраздел 1.1 ПОДАЧА И УКЛАДКА БЕТОННОЙ СМЕСИ В БЛОКИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ГИДРОУЗЛОВ 

   

	Таблица 37-01-001. Укладка бетонной смеси кранами на гусеничном ходу 

   

	
	Измеритель: 100 м3 железобетона в конструкции

	
	Укладка бетонной смеси кранами на гусеничном ходу:


	37-01-001-01
	      25 т в железобетонные блоки высотой до 5 м
	89314,27 
	1231,10 
	1260,93 
	115,31 
	86822,24 
	134,4 

	37-01-001-02
	      25 т в железобетонные блоки высотой свыше 5 м
	87532,02 
	1010,80 
	909,48 
	82,11 
	85611,74 
	106,4 

	37-01-001-03
	      50-63 т в железобетонные блоки высотой до 5 м
	90575,06 
	1231,10 
	2521,72 
	211,76 
	86822,24 
	134,4 

	37-01-001-04
	      50-63 т в железобетонные блоки высотой свыше 5 м
	88436,27 
	1010,80 
	1813,73 
	151,21 
	85611,74 
	106,4 

	Таблица 37-01-002. Укладка бетонной смеси кранами башенными бетоноукладочными 

   

	
	Измеритель: 100 м3 железобетона в конструкции

	
	Укладка бетонной смеси кранами башенными бетоноукладочными:

	37-01-002-01
	      10-25 т в железобетонные блоки высотой до 5 м
	90469,92 
	1253,82 
	2393,86 
	151,22 
	86822,24 
	136,88 

	37-01-002-02
	      10-25 т в железобетонные блоки высотой свыше 5 м
	88495,47 
	1082,39 
	1801,34 
	114,09 
	85611,74 
	107,38 

	37-01-002-03
	      10-25 т в железобетонные штрабы
	103008,88 
	4571,39 
	8836,25 
	428,04 
	89601,24 
	464,1 

	37-01-002-04
	      25-50 т в железобетонные блоки высотой до 5 м
	92799,76 
	1253,82 
	4723,70 
	170,64 
	86822,24 
	136,88 

	37-01-002-05
	      25-50 т в железобетонные блоки высотой свыше 5 м
	90225,82 
	1082,39 
	3531,69 
	128,49 
	85611,74 
	107,38 

	Таблица 37-01-003. Подача смеси бескрановая 

   

	
	Измеритель: 100 м3 железобетона в конструкции

	
	Бескрановая подача бетонной смеси:

	37-01-003-01
	      виброхоботами
	88166,86 
	1740,84 
	282,82 
	14,28 
	86143,20 
	180,96 

	37-01-003-02
	      автобетононасосами в пределах радиуса действия стрелы
	88114,35 
	694,26 
	2574,80 
	124,52 
	84845,29 
	81,2 

	37-01-003-03
	      автобетононасосами с подсоединением к стационарному бетоноводу
	90005,40 
	1216,33 
	3598,55 
	183,01 
	85190,52 
	134,55 

	Подраздел 1.2 ПОДАЧА И УКЛАДКА БЕТОННОЙ СМЕСИ В БЛОКИ БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ГИДРОУЗЛОВ 

   

	Таблица 37-01-007. Укладка бетонной смеси кранами на гусеничном ходу 

   

	
	Измеритель: 100 м3 бетона в конструкции

	
	Укладка бетонной смеси кранами на гусеничном ходу:

	37-01-007-01
	      25 т в бетонные блоки площадью до 150 м2
	86490,07 
	606,04 
	599,20 
	53,62 
	85284,83 
	69,66 

	37-01-007-02
	      25 т в бетонные блоки площадью свыше 150 м2
	86540,35 
	480,31 
	777,02 
	72,56 
	85283,02 
	57,18 

	37-01-007-03
	      50-63 т в бетонные блоки площадью до 150 м2
	87089,37 
	606,04 
	1198,50 
	99,43 
	85284,83 
	69,66 

	37-01-007-04
	      50-63 т в бетонные блоки площадью свыше 150 м2
	87116,88 
	480,31 
	1353,55 
	116,67 
	85283,02 
	57,18 

	Таблица 37-01-008. Укладка бетонной смеси кранами башенными бетоноукладочными 

   

	
	Измеритель: 100 м3 бетона в конструкции

	
	Укладка бетонной смеси кранами башенными бетоноукладочными:

	37-01-008-01
	      10-25 т в бетонные блоки площадью до 150 м2
	87339,83 
	692,74 
	1209,69 
	73,25 
	85437,40 
	78,9 

	37-01-008-02
	      10-25 т в бетонные блоки площадью свыше 150 м2
	87347,88 
	554,21 
	1358,08 
	90,99 
	85435,59 
	64,82 

	37-01-008-03
	      25-50 т в бетонные блоки площадью до 150 м2
	88566,06 
	692,74 
	2435,92 
	83,48 
	85437,40 
	78,9 

	37-01-008-04
	      25-50 т в бетонные блоки площадью свыше 150 м2
	88519,62 
	554,21 
	2529,82 
	100,78 
	85435,59 
	64,82 

	Таблица 37-01-009. Укладка бетонной смеси бетоновозами 

   

	
	Измеритель: 100 м3 бетона в конструкции

	37-01-009-01
	Укладка бетонной смеси бетоновозами при послойном бетонировании
	87611,36 
	632,43 
	687,11 
	50,47 
	86291,82 
	78,66 

	Подраздел 1.3 УСТРОЙСТВО ПОДГОТОВКИ ПОД СООРУЖЕНИЯ 

   

	Таблица 37-01-013. Механизированное устройство подготовки 

   

	
	Измеритель: 100 м3 бетона

	37-01-013-01
	Устройство бетонной подготовки при подаче бетонной смеси автосамосвалами
	89541,42 
	1637,62 
	222,08 
	6,64 
	87681,72 
	174,4 

	Подраздел 1.4 ОПАЛУБКА 

   

	Таблица 37-01-014. Установка и разборка опалубки деревянной кранами на гусеничном ходу 

   

	
	Измеритель: 100 м2 опалубливаемой поверхности

	
	Установка и разборка кранами на гусеничном ходу 25 т опалубки деревянной крупнопанельной щитовой:

	37-01-014-01
	      плоской с деревянными фермами-подкосами
	8679,78 
	562,02 
	2077,65 
	194,71 
	6040,11 
	59,16 

	37-01-014-02
	      плоской с горизонтальными и наклонными тяжами
	17017,07 
	942,84 
	2016,65 
	184,69 
	14057,58 
	96,9 

	37-01-014-03
	      криволинейной с горизонтальными и наклонными тяжами
	23827,87 
	1306,84 
	2592,05 
	236,58 
	19928,98 
	134,31 

	37-01-014-04
	Установка и разборка кранами на гусеничном ходу 25 т опалубки деревянной из легких щитов с инвентарным каркасом
	10728,82 
	1298,51 
	751,09 
	62,47 
	8679,22 
	145,41 

	
	Установка и разборка кранами на гусеничном ходу 25 т опалубки деревянной стационарной:

	37-01-014-05
	      простых массивных блоков
	11187,36 
	1272,83 
	678,71 
	45,80 
	9235,82 
	140,8 

	37-01-014-06
	      штраб для закладных частей и пропуска арматуры
	18381,30 
	3727,24 
	1076,42 
	67,21 
	13577,64 
	378,4 

	37-01-014-07
	      штраб для сопряжения массивов, образования шпонок
	26163,35 
	895,89 
	5454,92 
	533,33 
	19812,54 
	96,54 

	
	Установка и разборка кранами на гусеничном ходу 50-63 т опалубки деревянной крупнопанельной щитовой:

	37-01-014-08
	      плоской с деревянными фермами-подкосами
	8679,78 
	562,02 
	2077,65 
	194,71 
	6040,11 
	59,16 

	37-01-014-09
	      плоской с горизонтальными и наклонными тяжами
	17018,41 
	942,84 
	2017,99 
	184,82 
	14057,58 
	96,9 

	37-01-014-10
	      криволинейной с горизонтальными и наклонными тяжами
	23827,87 
	1306,84 
	2592,05 
	236,58 
	19928,98 
	134,31 

	37-01-014-11
	Установка и разборка кранами на гусеничном ходу 50-63 т опалубки деревянной из легких щитов с инвентарным каркасом
	10794,73 
	1298,51 
	751,56 
	62,60 
	8744,66 
	145,41 

	
	Установка и разборка кранами на гусеничном ходу 50-63 т опалубки деревянной стационарной:

	37-01-014-12
	      простых массивных блоков
	11187,36 
	1272,83 
	678,71 
	45,80 
	9235,82 
	140,8 

	37-01-014-13
	      штраб для закладных частей и пропуска арматуры
	18223,96 
	3727,24 
	1076,42 
	67,21 
	13420,30 
	378,4 

	37-01-014-14
	      штраб для сопряжения массивов, образования шпонок
	26163,35 
	895,89 
	5454,92 
	533,33 
	19812,54 
	96,54 

	Таблица 37-01-015. Установка и разборка опалубки деревянной кранами башенными бетоноукладочными 

   

	
	Измеритель: 100 м2 опалубливаемой поверхности

	
	Установка и разборка кранами башенными бетоноукладочными 10-25 т опалубки деревянной крупнопанельной щитовой:

	37-01-015-01
	      плоской с горизонтальными и наклонными тяжами
	18193,61 
	993,82 
	3129,73 
	195,26 
	14070,06 
	102,14 

	37-01-015-02
	      криволинейной с горизонтальными и наклонными тяжами
	25357,86 
	1377,48 
	4051,40 
	250,40 
	19928,98 
	141,57 

	37-01-015-03
	Установка и разборка кранами башенными бетоноукладочными 10-25 т опалубки деревянной из легких щитов с инвентарным каркасом
	11157,19 
	1368,70 
	1121,76 
	65,99 
	8666,73 
	153,27 

	
	Установка и разборка кранами башенными бетоноукладочными 10-25 т опалубки деревянной стационарной:

	37-01-015-04
	      простых массивных блоков
	11449,24 
	1307,55 
	893,38 
	47,70 
	9248,31 
	144,64 

	37-01-015-05
	      штраб для закладных частей и пропуска арматуры
	20849,99 
	3828,89 
	1374,03 
	70,05 
	15647,07 
	388,72 

	37-01-015-06
	      штраб для сопряжения массивов, образования шпонок
	29656,76 
	943,96 
	8900,26 
	565,98 
	19812,54 
	101,72 

	
	Установка и разборка кранами башенными бетоноукладочными 25-50 т опалубки деревянной крупнопанельной щитовой:

	37-01-015-07
	      плоской с горизонтальными и наклонными тяжами
	18194,94 
	993,82 
	3131,06 
	195,39 
	14070,06 
	102,14 

	37-01-015-08
	      криволинейной с горизонтальными и наклонными тяжами
	25357,86 
	1377,48 
	4051,40 
	250,40 
	19928,98 
	141,57 

	37-01-015-09
	Установка и разборка кранами башенными бетоноукладочными 25-50 т опалубки деревянной из легких щитов с инвентарным каркасом
	11157,66 
	1368,70 
	1122,23 
	66,12 
	8666,73 
	153,27 

	
	Установка и разборка кранами башенными бетоноукладочными 25-50 т опалубки деревянной стационарной:

	37-01-015-10
	      простых массивных блоков
	11449,24 
	1307,55 
	893,38 
	47,70 
	9248,31 
	144,64 

	37-01-015-11
	      штраб для закладных частей и пропуска арматуры
	21564,74 
	3828,89 
	1372,29 
	70,05 
	16363,56 
	388,72 

	37-01-015-12
	      штраб для сопряжения массивов, образования шпонок
	29656,76 
	943,96 
	8900,26 
	565,98 
	19812,54 
	101,72 

	Таблица 37-01-016. Установка и разборка кранами на автомобильном ходу грузоподъемностью до 10 т опалубки деревянной стационарной сопряжений со скальным основанием 

   

	
	Измеритель: 100 м2 опалубливаемой поверхности

	37-01-016-01
	Установка и разборка кранами на автомобильном ходу грузоподъемностью до 10 т опалубки деревянной стационарной сопряжений со скальным основанием
	6366,21 
	1421,12 
	831,98 
	12,06 
	4113,11 
	159,14 

	Таблица 37-01-017. Установка анкеров для крепления тяжей опалубки в скальные основания 

   

	
	Измеритель: 100 анкеров

	37-01-017-01
	Установка анкеров для крепления тяжей опалубки в скальные основания
	2912,30 
	609,75 
	917,96 
	1,08 
	1384,59 
	68,82 

	Таблица 37-01-018. Установка и разборка металлической сетчатой опалубки кранами на гусеничном ходу 

   

	
	Измеритель: 100 м2 опалубливаемой поверхности

	
	Установка и разборка металлической сетчатой опалубки кранами на гусеничном ходу:

	37-01-018-01
	      25 т
	18503,69 
	1904,36 
	786,10 
	20,46 
	15813,23 
	207,9 

	37-01-018-02
	      50-63 т
	18649,34 
	1904,36 
	931,75 
	31,59 
	15813,23 
	207,9 

	Таблица 37-01-019. Установка и разборка металлической сетчатой опалубки кранами башенными бетоноукладочными 

   

	
	Измеритель: 100 м2 опалубливаемой поверхности

	
	Установка и разборка металлической сетчатой опалубки кранами башенными бетоноукладочными:

	37-01-019-01
	      10-25 т
	18671,27 
	1956,30 
	901,74 
	21,27 
	15813,23 
	213,57 

	37-01-019-02
	      25-50 т
	18902,89 
	1956,30 
	1133,36 
	23,20 
	15813,23 
	213,57 

	Таблица 37-01-020. Установка и разборка опалубки при подаче кранами на гусеничном ходу 

   

	
	Измеритель: 100 м2 опалубливаемой поверхности

	
	Установка и разборка щитовой плоской опалубки при подаче кранами на гусеничном ходу 25 т:

	37-01-020-01
	      деревометаллической площадью щита до 10 м2
	9852,51 
	891,58 
	2154,36 
	212,60 
	6806,57 
	93,85 

	37-01-020-02
	      консольной деревометаллической площадью щита до 20 м2
	9559,28 
	900,69 
	2171,47 
	209,62 
	6487,12 
	95,92 

	37-01-020-03
	      консольной металлической площадью щита до 10 м2
	9210,83 
	864,90 
	2343,90 
	227,91 
	6002,03 
	93,2 

	(403-9185)
	  Подкладки бетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(32)  
	-  

	
	Установка и разборка щитовой плоской опалубки при подаче кранами на гусеничном ходу 50-63 т:

	37-01-020-04
	      деревометаллической площадью щита до 10 м2
	10190,84 
	891,58 
	2492,69 
	238,52 
	6806,57 
	93,85 

	37-01-020-05
	      консольной деревометаллической площадью щита до 20 м2
	9882,44 
	900,69 
	2494,63 
	234,26 
	6487,12 
	95,92 

	37-01-020-06
	      консольной металлической площадью щита до 10 м2
	9505,17 
	864,90 
	2638,24 
	250,45 
	6002,03 
	93,2 

	(403-9185)
	  Подкладки бетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(32)  
	-  

	Таблица 37-01-021. Установка и разборка опалубки при подаче кранами башенными бетоноукладочными 

   

	
	Измеритель: 100 м2 опалубливаемой поверхности

	
	Установка и разборка щитовой плоской опалубки при подаче кранами башенными бетоноукладочными 10-25 т:

	37-01-021-01
	      деревометаллической площадью щита до 10 м2
	10060,19 
	899,75 
	2353,87 
	214,50 
	6806,57 
	94,71 

	37-01-021-02
	      консольной деревометаллической площадью щита до 20 м2
	9757,32 
	908,95 
	2361,25 
	211,38 
	6487,12 
	96,8 

	37-01-021-03
	      консольной металлической площадью щита до 10 м2
	9391,90 
	872,78 
	2517,09 
	229,54 
	6002,03 
	94,05 

	(403-9185)
	  Подкладки бетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(32)  
	-  

	
	Установка и разборка щитовой плоской опалубки при подаче кранами башенными бетоноукладочными 25-50 т:

	37-01-021-04
	      деревометаллической площадью щита до 10 м2
	10598,37 
	899,75 
	2892,05 
	218,93 
	6806,57 
	94,71 

	37-01-021-05
	      консольной деревометаллической площадью щита до 20 м2
	10270,52 
	908,95 
	2874,45 
	215,59 
	6487,12 
	96,8 

	37-01-021-06
	      консольной металлической площадью щита до 10 м2
	9859,69 
	872,78 
	2984,88 
	233,43 
	6002,03 
	94,05 

	(403-9185)
	  Подкладки бетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(32)  
	-  

	Таблица 37-01-022. Установка и разборка при подаче деревянной опалубки конструкций зданий гидроэлектростанций кранами башенными бетоноукладочными 

   

	
	Измеритель: 1 м3 древесины в конструкции

	
	Установка и разборка деревянной опалубки конструкций зданий гидроэлектростанций кранами башенными бетоноукладочными 10-25 т:

	37-01-022-01
	      спиральных камер
	1427,33 
	386,74 
	239,50 
	14,91 
	801,09 
	42,22 

	37-01-022-02
	      подводящих устройств
	1652,76 
	459,27 
	382,79 
	24,12 
	810,70 
	49,49 

	37-01-022-03
	      отсасывающих труб
	1703,49 
	486,46 
	450,27 
	28,46 
	766,76 
	52,42 

	
	Установка и разборка деревянной опалубки конструкций зданий гидроэлектростанций кранами башенными бетоноукладочными 25-50 т:

	37-01-022-04
	      спиральных камер
	1643,05 
	386,74 
	455,22 
	16,70 
	801,09 
	42,22 

	37-01-022-05
	      подводящих устройств
	2024,30 
	459,27 
	754,33 
	27,22 
	810,70 
	49,49 

	37-01-022-06
	      отсасывающих труб
	2152,65 
	490,54 
	895,35 
	32,15 
	766,76 
	52,86 

	Подраздел 1.5 АРМАТУРА 

   

	Таблица 37-01-026. Установка армокаркасов и армоферм кранами на гусеничном ходу 

   

	
	Измеритель: 100 т арматуры

	
	Установка кранами на гусеничном ходу:

	37-01-026-01
	      25 т армокаркасов и армоферм массой до 1 т
	1151131,55 
	14111,44 
	23337,19 
	1937,65 
	1113682,92 
	1265,6 

	37-01-026-02
	      25 т армокаркасов и армоферм массой до 5 т
	1135471,91 
	9052,17 
	13310,11 
	1044,71 
	1113109,63 
	742,59 

	37-01-026-03
	      25 т армокаркасов и армоферм массой свыше 5 т
	1126742,77 
	6257,74 
	7501,40 
	465,85 
	1112983,63 
	482,85 

	37-01-026-04
	      50-63 т армокаркасов и армоферм массой до 1 т
	1171353,79 
	14111,44 
	43558,43 
	3483,89 
	1113683,92 
	1265,6 

	37-01-026-05
	      50-63 т армокаркасов и армоферм массой до 5 т
	1146210,65 
	9052,17 
	24048,85 
	1866,25 
	1113109,63 
	742,59 

	37-01-026-06
	      50-63 т армокаркасов и армоферм массой свыше 5 т
	1131258,28 
	6257,74 
	12016,91 
	823,22 
	1112983,63 
	482,85 

	Таблица 37-01-027. Установка армокаркасов и армоферм кранами башенными бетоноукладочными 

   

	
	Измеритель: 100 т арматуры

	
	Установка кранами башенными бетоноукладочными:

	37-01-027-01
	      10-25 т армокаркасов и армоферм массой до 1 т
	1163655,74 
	14741,42 
	35230,40 
	2050,52 
	1113683,92 
	1322,1 

	37-01-027-02
	      10-25 т армокаркасов и армоферм массой до 5 т
	1142273,64 
	9541,48 
	19622,53 
	1104,73 
	1113109,63 
	782,73 

	37-01-027-03
	      10-25 т армокаркасов и армоферм массой свыше 5 т
	1129816,20 
	6595,99 
	10236,58 
	492,00 
	1112983,63 
	508,95 

	37-01-027-04
	      25-50 т армокаркасов и армоферм массой до 1 т
	1195812,54 
	14741,42 
	67387,20 
	2318,38 
	1113683,92 
	1322,1 

	37-01-027-05
	      25-50 т армокаркасов и армоферм массой до 5 т
	1159352,33 
	9541,48 
	36701,22 
	1246,59 
	1113109,63 
	782,73 

	37-01-027-06
	      25-50 т армокаркасов и армоферм массой свыше 5 т
	1137248,53 
	6595,99 
	17668,91 
	553,73 
	1112983,63 
	508,95 

	Таблица 37-01-028. Установка армосеток и армопакетов кранами на гусеничном ходу 

   

	
	Измеритель: 100 т арматуры

	
	Установка кранами на гусеничном ходу:

	37-01-028-01
	      25 т армосеток и армопакетов горизонтальных массой до 1 т
	945639,00 
	10425,66 
	18860,81 
	1546,73 
	916352,53 
	897,99 

	(403-9185)
	  Подкладки бетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(38)  
	-  

	37-01-028-02
	      25 т армосеток и армопакетов горизонтальных массой свыше 1 т
	938589,86 
	7063,29 
	11518,94 
	799,99 
	920007,63 
	570,54 

	(403-9185)
	  Подкладки бетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(28)  
	-  

	37-01-028-03
	      25 т армосеток и армопакетов вертикальных и наклонных массой до 1 т
	987719,96 
	17035,38 
	29304,90 
	2526,26 
	941379,68 
	1550,08 

	37-01-028-04
	      25 т армосеток и армопакетов вертикальных и наклонных массой свыше 1 т
	972447,89 
	9373,01 
	15076,93 
	1105,95 
	947997,95 
	793,65 

	37-01-028-05
	      50-63 т армосеток и армопакетов горизонтальных массой до 1 т
	961551,90 
	10425,66 
	34773,71 
	2765,63 
	916352,53 
	897,99 

	(403-9185)
	  Подкладки бетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(38)  
	-  

	37-01-028-06
	      50-63 т армосеток и армопакетов горизонтальных массой свыше 1 т
	946171,63 
	7063,29 
	19100,71 
	1380,19 
	920007,63 
	570,54 

	(403-9185)
	  Подкладки бетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(28)  
	-  

	37-01-028-07
	      50-63 т армосеток и армопакетов вертикальных и наклонных массой до 1 т
	1014261,86 
	17035,38 
	55846,80 
	4557,00 
	941379,68 
	1550,08 

	37-01-028-08
	      50-63 т армосеток и армопакетов вертикальных и наклонных массой свыше 1 т
	982004,00 
	9373,01 
	24633,04 
	1823,12 
	947997,95 
	793,65 

	Таблица 37-01-029. Установка армосеток и армопакетов кранами башенными бетоноукладочными 

   

	
	Измеритель: 100 т арматуры

	
	Установка кранами башенными бетоноукладочными:

	37-01-029-01
	      10-25 т армосеток и армопакетов горизонтальных массой до 1 т
	955671,87 
	10989,21 
	28330,13 
	1630,88 
	916352,53 
	946,53 

	(403-9185)
	  Подкладки бетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(38)  
	-  

	37-01-029-02
	      10-25 т армосеток и армопакетов горизонтальных массой свыше 1 т
	943513,85 
	7381,45 
	16124,77 
	842,27 
	920007,63 
	596,24 

	(403-9185)
	  Подкладки бетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(28)  
	-  

	37-01-029-03
	      10-25 т армосеток и армопакетов вертикальных и наклонных массой до 1 т
	1004442,75 
	17947,99 
	45115,79 
	2674,50 
	941378,97 
	1633,12 

	37-01-029-04
	      10-25 т армосеток и армопакетов вертикальных и наклонных массой свыше 1 т
	978188,83 
	9795,21 
	20395,67 
	1088,47 
	947997,95 
	829,4 

	37-01-029-05
	      25-50 т армосеток и армопакетов горизонтальных массой до 1 т
	981078,21 
	10989,21 
	53736,47 
	1847,02 
	916352,53 
	946,53 

	(403-9185)
	  Подкладки бетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(38)  
	-  

	37-01-029-06
	      25-50 т армосеток и армопакетов горизонтальных массой свыше 1 т
	955540,01 
	7381,45 
	28150,93 
	942,35 
	920007,63 
	596,24 

	(403-9185)
	  Подкладки бетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(28)  
	-  

	37-01-029-07
	      25-50 т армосеток и армопакетов вертикальных и наклонных массой до 1 т
	1046653,09 
	17947,99 
	87325,42 
	3025,84 
	941379,68 
	1633,12 

	37-01-029-08
	      25-50 т армосеток и армопакетов вертикальных и наклонных массой свыше 1 т
	994045,82 
	9795,21 
	36252,66 
	1220,21 
	947997,95 
	829,4 

	Таблица 37-01-030. Установка арматуры 

   

	
	Измеритель: 100 т арматуры

	
	Установка кранами на гусеничном ходу 25 т:

	37-01-030-01
	      арматуры из отдельных стержней в блоки массивные
	691949,17 
	17148,12 
	7032,28 
	270,32 
	667768,77 
	1452 

	37-01-030-02
	      арматуры из отдельных стержней в блоки тонкостенные
	699036,13 
	27514,94 
	6919,62 
	326,42 
	664601,57 
	2329,8 

	37-01-030-03
	      выпусков арматуры
	664145,76 
	10643,00 
	2894,76 
	291,33 
	650608,00 
	1133,44 

	
	Установка кранами башенными бетоноукладочными 10-25 т:

	37-01-030-04
	      арматуры из отдельных стержней в блоки массивные
	693077,88 
	17459,90 
	7849,21 
	278,05 
	667768,77 
	1478,4 

	37-01-030-05
	      арматуры из отдельных стержней в блоки тонкостенные
	700353,34 
	28015,21 
	7736,56 
	334,14 
	664601,57 
	2372,16 

	37-01-030-06
	      выпусков арматуры
	666734,57 
	11308,19 
	4818,38 
	309,62 
	650608,00 
	1204,28 

	37-01-030-07
	Установка анкеров для сопряжения со скальным основанием
	1294130,35 
	104203,78 
	427374,44 
	371,27 
	762552,13 
	10038,9 

	Подраздел 1.6 СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ 

   

	Таблица 37-01-033. Установка балок 

   

	
	Измеритель: 100 м3 сборных конструкций

	
	Установка балок перекрытий:

	37-01-033-01
	      отсасывающих труб, щитовых отделений, водосливов, галерей массой до 5 т
	28543,99 
	5703,26 
	15564,06 
	955,41 
	7276,67 
	541,62 

	(403-9022)
	  Конструкции сборные железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	37-01-033-02
	      отсасывающих труб, щитовых отделений, водосливов, галерей массой до 15 т
	24015,57 
	3619,19 
	16598,12 
	733,48 
	3798,26 
	348,67 

	(403-9022)
	  Конструкции сборные железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	37-01-033-03
	      отсасывающих труб, щитовых отделений, водосливов, галерей массой свыше 15 т
	25390,93 
	2794,35 
	20711,32 
	727,22 
	1885,26 
	265,37 

	(403-9022)
	  Конструкции сборные железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	37-01-033-04
	      спиральных камер массой до 5 т
	50959,15 
	7594,01 
	20313,57 
	1237,79 
	23051,57 
	731,6 

	(403-9022)
	  Конструкции сборные железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	37-01-033-05
	      спиральных камер массой до 15 т
	36986,49 
	4780,30 
	21634,42 
	952,43 
	10571,77 
	460,53 

	(403-9022)
	  Конструкции сборные железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	37-01-033-06
	      спиральных камер массой свыше 15 т
	36554,67 
	3725,15 
	26898,46 
	943,70 
	5931,06 
	364,14 

	(403-9022)
	  Конструкции сборные железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	37-01-033-07
	      забральных стенок массой до 5 т
	46812,79 
	9685,38 
	31982,81 
	1923,83 
	5144,60 
	820,1 

	(403-9022)
	  Конструкции сборные железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	37-01-033-08
	      забральных стенок массой до 15 т
	36935,61 
	5244,33 
	29630,94 
	1295,96 
	2060,34 
	464,1 

	(403-9022)
	  Конструкции сборные железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	37-01-033-09
	      забральных стенок массой свыше 15 т
	32125,72 
	3496,22 
	27455,73 
	957,42 
	1173,77 
	309,4 

	(403-9022)
	  Конструкции сборные железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	37-01-033-10
	      подкрановых массой до 5 т
	30640,61 
	4372,96 
	23607,07 
	1050,09 
	2660,58 
	403,41 

	(403-9022)
	  Конструкции сборные железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	37-01-033-11
	      подкрановых массой свыше 15 т
	35261,31 
	3805,38 
	29490,17 
	1037,57 
	1965,76 
	351,05 

	(403-9022)
	  Конструкции сборные железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	Таблица 37-01-034. Установка несущих арматурных конструкций с обетонированным нижним поясом 

   

	
	Измеритель: 100 т конструкций

	
	Установка несущих арматурных конструкций с обетонированным нижним поясом,:

	37-01-034-01
	      с плоскими плитами массой до 10 т
	16192,75 
	4384,68 
	5490,38 
	277,50 
	6317,69 
	398,97 

	(204-9090)
	  Конструкции арматурные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(403-9001)
	  Плиты бетонные, (м2)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	37-01-034-02
	      с плоскими плитами массой до 15 т
	12085,64 
	2929,73 
	5129,66 
	201,73 
	4026,25 
	270,27 

	(204-9090)
	  Конструкции арматурные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(403-9001)
	  Плиты бетонные, (м2)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	37-01-034-03
	      с плоскими плитами массой до 20 т
	9879,83 
	2168,76 
	4757,36 
	153,82 
	2953,71 
	200,07 

	(204-9090)
	  Конструкции арматурные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(403-9001)
	  Плиты бетонные, (м2)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	37-01-034-04
	      с плоскими плитами массой 25 т и свыше
	8396,89 
	1800,96 
	4161,39 
	135,95 
	2434,54 
	166,14 

	(204-9090)
	  Конструкции арматурные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(403-9001)
	  Плиты бетонные, (м2)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	37-01-034-05
	      с криволинейными плитами массой до 10 т
	27765,69 
	6549,09 
	14428,75 
	849,18 
	6787,85 
	604,16 

	(204-9090)
	  Конструкции арматурные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(403-9001)
	  Плиты бетонные, (м2)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	37-01-034-06
	      с криволинейными плитами массой до 15 т
	21689,58 
	4425,76 
	13141,36 
	558,83 
	4122,46 
	408,28 

	(204-9090)
	  Конструкции арматурные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(403-9001)
	  Плиты бетонные, (м2)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	37-01-034-07
	      с криволинейными плитами массой до 20 т
	18773,15 
	3255,02 
	12536,89 
	427,69 
	2981,24 
	296,18 

	(204-9090)
	  Конструкции арматурные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(403-9001)
	  Плиты бетонные, (м2)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	37-01-034-08
	      с криволинейными плитами массой 25 т и свыше
	15179,92 
	2571,03 
	10249,38 
	350,43 
	2359,51 
	237,18 

	(204-9090)
	  Конструкции арматурные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(403-9001)
	  Плиты бетонные, (м2)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	Таблица 37-01-035. Установка и устройство плит 

   

	
	Измеритель: 100 м3 сборных конструкций

	
	Установка плит:

	37-01-035-01
	      перекрытий спиральных камер, потерн массой до 5 т
	14932,57 
	4010,63 
	5370,94 
	280,89 
	5551,00 
	397,88 

	(403-9022)
	  Конструкции сборные железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	37-01-035-02
	      перекрытий спиральных камер, потерн массой до 15 т
	11472,67 
	2215,61 
	6828,86 
	289,80 
	2428,20 
	216,58 

	(403-9022)
	  Конструкции сборные железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	37-01-035-03
	      перекрытий спиральных камер, потерн массой до 25 т
	9957,22 
	1679,33 
	6191,91 
	211,72 
	2085,98 
	166,6 

	(403-9022)
	  Конструкции сборные железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	37-01-035-04
	      перекрытий спиральных камер, потерн массой свыше 25 т
	7931,72 
	1307,48 
	5098,80 
	174,25 
	1525,44 
	129,71 

	(403-9022)
	  Конструкции сборные железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	37-01-035-05
	      забральных стенок массой 10 т
	14321,85 
	2470,44 
	10489,30 
	655,68 
	1362,11 
	238 

	(403-9022)
	  Конструкции сборные железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	37-01-035-06
	      криволинейных элементов потерн массой 10 т
	47986,29 
	5242,32 
	17404,57 
	1079,26 
	25339,40 
	505,04 

	(403-9022)
	  Конструкции сборные железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	37-01-035-07
	      армопанельных площадью до 10 м2
	83025,08 
	21948,00 
	39432,50 
	2038,06 
	21644,58 
	1829 

	(403-9022)
	  Конструкции сборные железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	37-01-035-08
	      армопанельных площадью до 20 м2
	45127,88 
	12814,80 
	22557,67 
	1160,02 
	9755,41 
	1067,9 

	(403-9022)
	  Конструкции сборные железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	37-01-035-09
	      армопанельных площадью свыше 20 м2
	28157,23 
	7790,11 
	14811,03 
	790,51 
	5556,09 
	659,62 

	(403-9022)
	  Конструкции сборные железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	37-01-035-10
	      межблочных опалубочных (Токтогульский тип) площадью до 5 м2
	114847,14 
	21371,45 
	88495,54 
	5594,12 
	4980,15 
	1999,2 

	(403-9022)
	  Конструкции сборные железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	37-01-035-11
	      межблочных опалубочных (Токтогульский тип) площадью до 10 м2
	66792,09 
	12071,79 
	52766,88 
	3313,65 
	1953,42 
	1129,26 

	(403-9022)
	  Конструкции сборные железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	Таблица 37-01-036. Установка балок из армопанельных блоков 

   

	
	Измеритель: 100 т сборных конструкций

	
	Установка балок из армопанельных блоков массой:

	37-01-036-01
	      до 5 т
	23692,19 
	5487,18 
	12878,87 
	773,30 
	5326,14 
	513,3 

	(204-9120)
	  Каркасы арматурные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(403-9022)
	  Конструкции сборные железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	37-01-036-02
	      до 10 т
	15786,75 
	3429,41 
	9527,88 
	584,95 
	2829,46 
	325,68 

	(204-9120)
	  Каркасы арматурные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(403-9022)
	  Конструкции сборные железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	Таблица 37-01-037. Установка плоских плит устоев из ячеистых конструкций 

   

	
	Измеритель: 100 м3 сборных конструкций

	
	Установка плоских плит устоев из ячеистых конструкций площадью:

	37-01-037-01
	      до 10 м2
	13181,27 
	4283,60 
	5807,06 
	506,91 
	3090,61 
	430,08 

	(204-9001)
	  Арматура, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(401-9100)
	  Бетон гидротехнический, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(403-9022)
	  Конструкции сборные железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	37-01-037-02
	      до 15 м2
	16339,79 
	3915,48 
	9579,97 
	776,29 
	2844,34 
	393,12 

	(204-9001)
	  Арматура, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(401-9100)
	  Бетон гидротехнический, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(403-9022)
	  Конструкции сборные железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	37-01-037-03
	      до 20 м2
	15435,44 
	3759,30 
	8938,52 
	719,84 
	2737,62 
	377,44 

	(204-9001)
	  Арматура, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(401-9100)
	  Бетон гидротехнический, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(403-9022)
	  Конструкции сборные железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	Таблица 37-01-038. Обетонированные конструкции закладных частей пазовых 

   

	
	Измеритель: 1 т обетонированных конструкций

	
	Установка обетонированных конструкций закладных частей:

	37-01-038-01
	      однопазовых массой до 5 т
	4465,67 
	441,40 
	1572,12 
	90,87 
	2452,15 
	43,79 

	(201-9002)
	  Конструкции стальные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	37-01-038-02
	      однопазовых массой до 10 т
	3006,89 
	295,17 
	846,22 
	42,01 
	1865,50 
	27,23 

	(201-9002)
	  Конструкции стальные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	37-01-038-03
	      однопазовых массой свыше 10 т
	3373,39 
	221,78 
	556,86 
	30,85 
	2594,75 
	20,18 

	(201-9002)
	  Конструкции стальные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	37-01-038-04
	      двухпазовых массой до 25 т
	4254,66 
	229,28 
	800,12 
	37,39 
	3225,26 
	20,29 

	(201-9002)
	  Конструкции стальные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	37-01-038-05
	      двухпазовых массой свыше 25 т
	3637,38 
	161,73 
	677,47 
	31,52 
	2798,18 
	14,92 

	(201-9002)
	  Конструкции стальные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	Таблица 37-01-039. Облицовка пола из обетонированных металлических конструкций 

   

	
	Измеритель: 1 т конструкций

	37-01-039-01
	Облицовка пола из обетонированных металлических конструкций
	2243,41 
	282,96 
	790,62 
	52,77 
	1169,83 
	26,47 

	(201-9002)
	  Конструкции стальные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(401-9100)
	  Бетон гидротехнический, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	Подраздел 1.7 МОНТАЖ СИСТЕМ ДЛЯ ОХЛАЖДЕНИЯ БЕТОНА В СООРУЖЕНИЯХ 

   

	Таблица 37-01-044. Монтаж змеевиков и стояков систем охлаждения в блоках бетонирования 

   

	
	Измеритель: 100 м змеевиков

	
	Монтаж змеевиков и стояков систем охлаждения в блоках бетонирования при соединении стыков труб:

	37-01-044-01
	      муфтами
	3476,53 
	352,88 
	65,22 
	12,11 
	3058,43 
	35,43 

	37-01-044-02
	      сваркой
	3455,41 
	401,79 
	86,60 
	12,11 
	2967,02 
	39,86 

	Таблица 37-01-045. Монтаж труб для охлаждения горизонтальных поверхностей бетона поливом 

   

	
	Измеритель: 100 м2 поверхности блока

	37-01-045-01
	Монтаж труб для охлаждения горизонтальных поверхностей бетона поливом
	411,13 
	46,41 
	2,64 
	0,81 
	362,08 
	4,66 

	Таблица 37-01-046. Монтаж закладной цементационной арматуры при омоноличивании бетонных плотин 

   

	
	Измеритель: 10 м2 шва

	
	Монтаж закладной цементационной арматуры при омоноличивании бетонных плотин в блоках бетонирования с опалубкой деревянной или металлической, число монтируемых цементационных систем:

	37-01-046-01
	      одна, тип цементационных выпусков (по кратности действия) - однократный
	881,42 
	160,46 
	392,37 
	17,62 
	328,59 
	16,68 

	37-01-046-02
	      одна, тип цементационных выпусков (по кратности действия) - многократный
	2081,34 
	270,28 
	700,31 
	33,88 
	1110,75 
	28,45 

	37-01-046-03
	      две, тип цементационных выпусков (по кратности действия) - однократный
	1941,33 
	255,88 
	739,75 
	31,44 
	945,70 
	27,25 

	37-01-046-04
	Монтаж закладной цементационной арматуры при омоноличивании бетонных плотин в блоках бетонирования с опалубкой сборной железобетонной, число монтируемых цементационных систем - две, тип цементационных выпусков (по кратности действия) - многократный
	875,31 
	119,19 
	263,30 
	10,84 
	492,82 
	12,1 

	
	Монтаж закладной цементационной арматуры при омоноличивании бетонных плотин на поверхности бетона, число монтируемых цементационных систем:

	37-01-046-05
	      одна, тип цементационных выпусков (по кратности действия) - однократный
	717,09 
	118,16 
	243,71 
	10,84 
	355,22 
	11,55 

	37-01-046-06
	      одна, тип цементационных выпусков (по кратности действия) - многократный
	1475,65 
	235,55 
	546,10 
	27,78 
	694,00 
	23,65 

	37-01-046-07
	      две, тип цементационных выпусков (по кратности действия) - однократный и многократный
	928,46 
	131,20 
	271,10 
	13,14 
	526,16 
	12,64 

	37-01-046-08
	Монтаж закладной цементационной арматуры при омоноличивании бетонных плотин на поверхности металлической облицовки, число монтируемых цементационных систем - одна, тип цементационных выпусков (по кратности действия) - многократный
	6117,37 
	420,89 
	967,55 
	46,07 
	4728,93 
	42,73 

	Таблица 37-01-047. Омоноличивание швов 

   

	
	Измеритель: 10 м2 шва

	
	Омоноличивание швов, цементация строительных швов:

	37-01-047-01
	      первичная при числе цементационных систем в карте - одна
	341,83 
	72,79 
	148,46 
	8,81 
	120,58 
	5,38 

	37-01-047-02
	      первичная при числе цементационных систем в карте - две
	392,96 
	89,16 
	174,75 
	10,43 
	129,05 
	6,59 

	37-01-047-03
	      вторичная
	280,53 
	65,35 
	119,58 
	7,32 
	95,60 
	4,83 

	
	Омоноличивание швов, дополнительное гидравлическое опробование швов:

	37-01-047-04
	      при числе цементационных систем в карте - одна
	105,27 
	35,85 
	32,12 
	1,22 
	37,30 
	2,65 

	37-01-047-05
	      при числе цементационных систем в карте - две
	129,03 
	46,54 
	40,03 
	1,49 
	42,46 
	3,44 

	37-01-047-06
	Омоноличивание швов, дополнительная перекачка раствора
	68,56 
	16,10 
	20,79 
	1,90 
	31,67 
	1,19 

	Раздел 2. КОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ РЕЧНОГО ТРАНСПОРТА 

   

	Таблица 37-02-001. Устройство причальных набережных уголкового профиля из сборного железобетона на объектах речного транспорта 

   

	
	Измеритель: 100 м3 сборных конструкций

	
	Установка насухо фундаментных плит в причальных набережных уголкового профиля на объектах речного транспорта, масса плит:

	37-02-001-01
	      до 5 т
	6863,93 
	1290,33 
	5573,60 
	522,62 
	0,00 
	134,13 

	(403-9022)
	  Конструкции сборные железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	37-02-001-02
	      до 10 т
	6180,66 
	827,26 
	5353,40 
	372,49 
	0,00 
	88,1 

	(403-9022)
	  Конструкции сборные железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	37-02-001-03
	      до 20 т
	8864,52 
	521,48 
	8343,04 
	297,84 
	0,00 
	56,93 

	(403-9022)
	  Конструкции сборные железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	
	Установка насухо вертикальных плит в причальных набережных уголкового профиля на объектах речного транспорта, масса плит:

	37-02-001-04
	      до 5 т
	52035,11 
	6847,30 
	14717,20 
	1485,96 
	30470,61 
	687,48 

	(204-9020)
	  Тяги анкерные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(403-9022)
	  Конструкции сборные железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	37-02-001-05
	      до 10 т
	54856,60 
	4378,33 
	10022,49 
	839,76 
	40455,78 
	444,5 

	(204-9020)
	  Тяги анкерные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(403-9022)
	  Конструкции сборные железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	37-02-001-06
	      до 20 т
	53786,23 
	3510,78 
	12470,89 
	678,97 
	37804,56 
	360,82 

	(204-9020)
	  Тяги анкерные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(403-9022)
	  Конструкции сборные железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	
	Установка в воду уголковых блоков в причальных набережных уголкового профиля на объектах речного транспорта, масса блоков:

	37-02-001-07
	      до 15 т
	160783,24 
	8837,91 
	129268,46 
	11719,19 
	22676,87 
	897,25 

	(204-9020)
	  Тяги анкерные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(403-9022)
	  Конструкции сборные железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	37-02-001-08
	      до 40 т
	196383,18 
	5175,88 
	166319,49 
	14100,05 
	24887,81 
	525,47 

	(204-9020)
	  Тяги анкерные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(403-9022)
	  Конструкции сборные железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	Таблица 37-02-002. Сборка массивов-гигантов на объектах речного транспорта 

   

	
	Измеритель: 100 м3 сборных конструкций

	
	Сборка на объектах речного транспорта массивов-гигантов высотой:

	37-02-002-01
	      до 4,5 м
	44353,25 
	8268,39 
	15431,58 
	1075,50 
	20653,28 
	773,47 

	(204-9180)
	  Детали закладные и накладные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(3,76)  
	-  

	(403-9022)
	  Конструкции сборные железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	37-02-002-02
	      до 5,5 м
	43305,05 
	7867,63 
	15867,14 
	1128,60 
	19570,28 
	735,98 

	(204-9180)
	  Детали закладные и накладные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(6,69)  
	-  

	(403-9022)
	  Конструкции сборные железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	37-02-002-03
	      до 6,5 м
	35650,58 
	6789,54 
	12997,95 
	874,95 
	15863,09 
	635,13 

	(204-9180)
	  Детали закладные и накладные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(4,89)  
	-  

	(403-9022)
	  Конструкции сборные железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	Таблица 37-02-003. Установка вертикальных элементов надстройки массивов-гигантов с воды на объектах речного транспорта 

   

	
	Измеритель: 100 м3 сборных конструкций

	37-02-003-01
	Установка вертикальных элементов надстройки массивов-гигантов с воды на объектах речного транспорта
	146378,52 
	10134,84 
	66924,11 
	4637,79 
	69319,57 
	1005,44 

	(204-9020)
	  Тяги анкерные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(5,05)  
	-  

	(403-9022)
	  Конструкции сборные железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  


	Таблица 37-02-004. Установка массивов-гигантов на объектах речного транспорта 

   

	
	Измеритель: 1 массив-гигант

	37-02-004-01
	Установка массивов-гигантов на объектах речного транспорта
	31134,42 
	1281,46 
	26624,11 
	2608,74 
	3228,85 
	143,5 

	Таблица 37-02-005. Погружение железобетонного шпунта таврового сечения причальных набережных и установка анкерных плит на объектах речного транспорта 

   

	
	Измеритель: 100 м3 сборных конструкций

	
	Погружение на объектах речного транспорта железобетонного шпунта таврового сечения причальных набережных подмывом, масса шпунта:

	37-02-005-01
	      до 15 т
	70633,69 
	2417,89 
	68203,76 
	6294,70 
	12,04 
	251,34 

	(403-9022)
	  Конструкции сборные железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	37-02-005-02
	      свыше 15 т
	70469,47 
	2287,60 
	68169,83 
	5822,50 
	12,04 
	240,8 

	(403-9022)
	  Конструкции сборные железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	37-02-005-03
	Погружение на объектах речного транспорта железобетонного шпунта таврового сечения причальных набережных вибропогружателем
	325826,63 
	3964,67 
	321849,92 
	28387,10 
	12,04 
	393,32 

	(403-9022)
	  Конструкции сборные железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	
	Установка на объектах речного транспорта анкерных плит причальных набережных кранами:

	37-02-005-04
	      плавучими
	168102,14 
	4224,87 
	163877,27 
	12476,46 
	0,00 
	407,02 

	(403-9022)
	  Конструкции сборные железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	37-02-005-05
	      на гусеничном ходу
	19822,29 
	3491,12 
	16331,17 
	2176,54 
	0,00 
	331,54 

	(403-9022)
	  Конструкции сборные железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	Таблица 37-02-006. Перекрытие вертикальных швов между сборными железобетонными элементами причальных набережных на объектах речного транспорта 

   

	
	Измеритель: 100 м шва

	
	Перекрытие вертикальных швов между сборными железобетонными элементами причальных набережных на объектах речного транспорта:

	37-02-006-01
	      полосами из геотекстиля насухо
	3163,51 
	870,41 
	841,77 
	142,26 
	1451,33 
	97,47 

	(101-9067)
	  Геотекстиль для дренажных и ландшафтных работ, (м2)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(80)  
	-  

	37-02-006-02
	      фильтрами в металлических сетчатых коробах насухо
	24696,26 
	1478,76 
	3475,44 
	252,51 
	19742,06 
	148,47 

	37-02-006-03
	      фильтрами в металлических сетчатых коробах в воду
	89450,39 
	1916,59 
	53525,19 
	10210,79 
	34008,61 
	199,23 

	Таблица 37-02-007. Устройство сплошной завесы из полотнищ геотекстиля в причальных набережных при строительстве в воду на объектах речного транспорта 

   

	
	Измеритель: 100 м2 поверхности стены

	37-02-007-01
	Устройство сплошной завесы из полотнищ гидрорерина (резины) в причальных набережных при строительстве в воду на объектах речного транспорта
	36718,79 
	721,02 
	32609,96 
	4181,10 
	3387,81 
	84,33 

	(101-9067)
	  Геотекстиль для дренажных и ландшафтных работ, (м2)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(127)  
	-  

	Таблица 37-02-008. Устройство шапочного бруса из монолитного железобетона с берега на объектах речного транспорта 

   

	
	Измеритель: 100 м3 бетона в конструкции

	37-02-008-01
	Устройство шапочного бруса из монолитного железобетона с берега на объектах речного транспорта
	27799,73 
	4885,25 
	14397,68 
	1160,62 
	8516,80 
	547,06 

	(401-9022)
	  Бетон тяжелый, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(101,5)  
	-  

	Таблица 37-02-009. Устройство верхнего строения пал из монолитного железобетона с воды на объектах речного транспорта 

   

	
	Измеритель: 100 м3 бетона в конструкции

	37-02-009-01
	Устройство верхнего строения пал из монолитного железобетона с воды на объектах речного транспорта
	200520,47 
	5023,54 
	157444,95 
	12540,78 
	38051,98 
	541,33 

	(401-9022)
	  Бетон тяжелый, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(101,5)  
	-  

	Таблица 37-02-010. Установка швартовных тумб на объектах речного транспорта 

   

	
	Измеритель: 1 тумба

	
	Установка швартовных тумб на стенке из металлического шпунта на объектах речного транспорта на усилие:

	37-02-010-01
	      до 10 т
	1849,98 
	137,84 
	201,91 
	20,19 
	1510,23 
	13,09 

	(204-9025)
	  Тумбы швартовные чугунные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,044)  
	-  

	37-02-010-02
	      до 15 т
	2175,65 
	141,73 
	203,03 
	20,33 
	1830,89 
	13,46 

	(204-9025)
	  Тумбы швартовные чугунные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,076)  
	-  

	37-02-010-03
	      до 20 т
	2660,95 
	148,89 
	208,64 
	21,00 
	2303,42 
	14,14 

	(204-9025)
	  Тумбы швартовные чугунные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,121)  
	-  

	37-02-010-04
	      до 25 т
	3279,49 
	158,48 
	216,35 
	21,82 
	2904,66 
	15,05 

	(204-9025)
	  Тумбы швартовные чугунные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,208)  
	-  

	
	Установка швартовных тумб на бетонном основании на объектах речного транспорта на усилие:

	37-02-010-05
	      до 10 т
	763,71 
	79,96 
	307,81 
	36,04 
	375,94 
	7,48 

	(204-9025)
	  Тумбы швартовные чугунные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,044)  
	-  

	37-02-010-06
	      до 15 т
	996,22 
	85,20 
	318,71 
	37,13 
	592,31 
	7,97 

	(204-9025)
	  Тумбы швартовные чугунные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,076)  
	-  

	37-02-010-07
	      до 20 т
	1302,93 
	87,55 
	319,70 
	37,13 
	895,68 
	8,19 

	(204-9025)
	  Тумбы швартовные чугунные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,121)  
	-  

	37-02-010-08
	      до 25 т
	1541,07 
	84,24 
	295,12 
	34,15 
	1161,71 
	7,88 

	(204-9025)
	  Тумбы швартовные чугунные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,208)  
	-  

	Раздел 3. КОНСТРУКЦИИ МОРСКИХ ПРИЧАЛЬНЫХ НАБЕРЕЖНЫХ И ПИРСОВ 

   

	Подраздел 3.1 ПРИЧАЛЬНЫЕ НАБЕРЕЖНЫЕ И ПИРСЫ ИЗ МАССИВОВОЙ КЛАДКИ 

   

	Таблица 37-03-001. Изготовление массивов 

   

	
	Измеритель: 100 м3 бетона в конструкции

	
	Изготовление массивов с рымами массой:

	37-03-001-01
	      до 5 т
	40443,77 
	5178,96 
	16866,00 
	2028,44 
	18398,81 
	551,54 

	(101-9248)
	  Масло солярное, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(37,17)  
	-  

	(401-9100)
	  Бетон гидротехнический, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(102)  
	-  

	37-03-001-02
	      до 10 т
	27822,18 
	3304,61 
	9428,27 
	1128,44 
	15089,30 
	356,1 

	(101-9248)
	  Масло солярное, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(29,22)  
	-  

	(401-9100)
	  Бетон гидротехнический, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(102)  
	-  

	37-03-001-03
	      до 40 т
	19933,27 
	2233,42 
	5812,39 
	694,17 
	11887,46 
	240,67 

	(101-9248)
	  Масло солярное, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(14,88)  
	-  

	(401-9100)
	  Бетон гидротехнический, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(102)  
	-  

	37-03-001-04
	      до 100 т
	23709,76 
	1808,77 
	7672,28 
	464,77 
	14228,71 
	202,55 

	(101-9248)
	  Масло солярное, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(14,22)  
	-  

	(401-9100)
	  Бетон гидротехнический, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(102)  
	-  

	
	Изготовление массивов с горизонтальными штрабами и под тросовые стропы массой:

	37-03-001-05
	      до 5 т
	37333,25 
	4298,96 
	16861,53 
	2027,89 
	16172,76 
	463,25 

	(101-9248)
	  Масло солярное, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(37,17)  
	-  

	(401-9100)
	  Бетон гидротехнический, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(102)  
	-  

	37-03-001-06
	      до 10 т
	24909,29 
	2752,68 
	9428,27 
	1128,44 
	12728,34 
	327,7 

	(101-9248)
	  Масло солярное, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(29,22)  
	-  

	(401-9100)
	  Бетон гидротехнический, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(102)  
	-  

	37-03-001-07
	      до 40 т
	15519,38 
	2204,17 
	5812,39 
	694,17 
	7502,82 
	240,63 

	(101-9248)
	  Масло солярное, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(14,88)  
	-  

	(401-9100)
	  Бетон гидротехнический, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(102)  
	-  

	37-03-001-08
	      до 100 т
	16338,83 
	1655,64 
	7672,28 
	464,77 
	7010,91 
	188,57 

	(101-9248)
	  Масло солярное, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(14,22)  
	-  

	(401-9100)
	  Бетон гидротехнический, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(102)  
	-  

	37-03-001-09
	Изготовление ключевых массивов массой свыше 40 до 100 т
	19097,99 
	1769,93 
	6742,56 
	408,26 
	10585,50 
	198,2 

	(101-9248)
	  Масло солярное, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(14)  
	-  

	(401-9100)
	  Бетон гидротехнический, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(102)  
	-  

	Таблица 37-03-002. Перекладка массивов кранами из парка изготовления в парк хранения 

   

	
	Измеритель: 1 массив

	
	Перекладка массивов из парка изготовления в парк хранения в условиях закрытой акватории кранами:

	37-03-002-01
	      плавучими, масса одного массива до 10 т
	251,40 
	3,60 
	247,80 
	29,56 
	0,00 
	0,41 

	37-03-002-02
	      плавучими, масса одного массива до 40 т
	463,58 
	6,44 
	457,14 
	56,31 
	0,00 
	0,63 

	37-03-002-03
	      плавучими, масса одного массива до 100 т
	543,65 
	8,14 
	535,51 
	65,96 
	0,00 
	0,71 

	37-03-002-04
	      на автомобильном ходу, масса одного массива до 10 т
	40,53 
	2,81 
	37,72 
	2,30 
	0,00 
	0,32 

	37-03-002-05
	      козловыми, масса одного массива до 40 т
	65,54 
	5,40 
	60,14 
	7,05 
	0,00 
	0,52 

	37-03-002-06
	      козловыми, масса одного массива до 100 т
	75,14 
	5,75 
	69,39 
	8,13 
	0,00 
	0,62 

	
	Перекладка массивов кранами плавучими из парка изготовления в парк хранения в условиях открытого побережья (открытого рейда), масса одного массива:

	37-03-002-07
	      до 10 т
	534,34 
	3,60 
	530,74 
	53,09 
	0,00 
	0,41 

	37-03-002-08
	      до 40 т
	1088,07 
	6,44 
	1081,63 
	62,14 
	0,00 
	0,63 

	37-03-002-09
	      до 100 т
	1275,19 
	8,14 
	1267,05 
	72,80 
	0,00 
	0,71 

	Таблица 37-03-003. Перемещение бетонных массивов из парка изготовления в парк хранения или из парка хранения до приобъектного склада на первый и последующие километры 

   

	
	Измеритель: 1 массив

	
	Перемещение бетонных массивов из парка изготовления в парк хранения или из парка хранения до приобъектного склада на первый километр при погрузке и выгрузке в условиях закрытой акватории, масса одного массива:

	37-03-003-01
	      до 10 т
	300,35 
	6,01 
	294,34 
	37,88 
	0,00 
	0,71 

	37-03-003-02
	      до 40 т
	911,85 
	11,09 
	900,76 
	115,76 
	0,00 
	1,1 

	37-03-003-03
	      до 60 т
	1102,68 
	13,20 
	1089,48 
	134,23 
	0,00 
	1,29 

	37-03-003-04
	      до 100 т
	1450,80 
	16,06 
	1434,74 
	177,04 
	0,00 
	1,44 

	
	Перемещение бетонных массивов из парка изготовления в парк хранения или из парка хранения до приобъектного склада на первый километр при погрузке в условиях закрытой акватории и выгрузке у открытого побережья (открытого рейда), масса одного массива:

	37-03-003-05
	      до 10 т
	707,50 
	6,01 
	701,49 
	88,88 
	0,00 
	0,71 

	37-03-003-06
	      до 40 т
	2234,64 
	11,09 
	2223,55 
	168,52 
	0,00 
	1,1 

	37-03-003-07
	      до 60 т
	2649,39 
	13,20 
	2636,19 
	197,21 
	0,00 
	1,29 

	37-03-003-08
	      до 100 т
	3505,34 
	16,06 
	3489,28 
	268,12 
	0,00 
	1,44 

	
	На каждый последующий километр перемещения плавучих средств добавлять:

	37-03-003-09
	      к расценке 37-03-003-01
	7,59 
	0,00 
	7,59 
	1,22 
	0,00 
	 

	37-03-003-10
	      к расценке 37-03-003-02
	13,02 
	0,00 
	13,02 
	1,82 
	0,00 
	 

	37-03-003-11
	      к расценке 37-03-003-03
	21,71 
	0,00 
	21,71 
	3,04 
	0,00 
	 

	37-03-003-12
	      к расценке 37-03-003-04
	26,05 
	0,00 
	26,05 
	3,65 
	0,00 
	 

	37-03-003-13
	      к расценке 37-03-003-05
	12,18 
	0,00 
	12,18 
	2,57 
	0,00 
	 

	37-03-003-14
	      к расценке 37-03-003-06
	20,06 
	0,00 
	20,06 
	3,75 
	0,00 
	 

	37-03-003-15
	      к расценке 37-03-003-07
	33,44 
	0,00 
	33,44 
	6,32 
	0,00 
	 

	37-03-003-16
	      к расценке 37-03-003-08
	40,13 
	0,00 
	40,13 
	7,51 
	0,00 
	 

	Таблица 37-03-004. Установка массивов в правильную кладку кранами плавучими 

   

	
	Измеритель: 100 м3 кладки в конструкции

	
	Установка ключевых массивов в правильную кладку кранами плавучими:

	37-03-004-01
	      в условиях закрытой акватории
	7945,18 
	79,44 
	7865,74 
	1219,20 
	0,00 
	8,46 

	(403-9070)
	  Массивы бетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	37-03-004-02
	      в условиях открытого побережья (открытого рейда)
	18865,01 
	79,44 
	18785,57 
	1707,75 
	0,00 
	8,46 

	(403-9070)
	  Массивы бетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	
	Установка массивов с горизонтальными штрабами и под тросовые стропы в правильную кладку кранами плавучими:

	37-03-004-03
	      в условиях закрытой акватории
	6220,77 
	66,00 
	6154,77 
	939,92 
	0,00 
	6,7 

	(403-9070)
	  Массивы бетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	37-03-004-04
	      в условиях открытого побережья (открытого рейда)
	14711,08 
	66,00 
	14645,08 
	1301,06 
	0,00 
	6,7 

	(403-9070)
	  Массивы бетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	Таблица 37-03-005. Перемещение бетонных массивов от приобъектного склада до места работ 

   

	
	Измеритель: 100 м3 массивов

	
	Перемещение от приобъектного склада до места работ на первый километр бетонных массивов массой:

	37-03-005-01
	      до 60 т в условиях закрытой акватории
	225,75 
	0,00 
	225,75 
	31,62 
	0,00 
	 

	37-03-005-02
	      до 100 т в условиях закрытой акватории
	264,83 
	0,00 
	264,83 
	37,09 
	0,00 
	 

	37-03-005-03
	      до 60 т в условиях открытого побережья (открытого рейда)
	347,79 
	0,00 
	347,79 
	64,98 
	0,00 
	 

	37-03-005-04
	      до 100 т в условиях открытого побережья (открытого рейда)
	407,99 
	0,00 
	407,99 
	76,24 
	0,00 
	 

	
	На каждый последующий километр перемещения плавучих средств добавлять:

	37-03-005-05
	      к расценке 37-03-006-01
	60,78 
	0,00 
	60,78 
	8,51 
	0,00 
	 

	37-03-005-06
	      к расценке 37-03-006-02
	69,46 
	0,00 
	69,46 
	9,73 
	0,00 
	 

	37-03-005-07
	      к расценке 37-03-006-03
	93,64 
	0,00 
	93,64 
	17,58 
	0,00 
	 

	37-03-005-08
	      к расценке 37-03-006-04
	107,01 
	0,00 
	107,01 
	19,95 
	0,00 
	 

	Таблица 37-03-006. Огрузка постели под массивовую кладку кранами плавучими 

   

	
	Измеритель: 1 огрузочный массив

	
	Огрузка постели под массивовую кладку кранами плавучими:

	37-03-006-01
	      в условиях закрытой акватории
	1612,18 
	14,02 
	1598,16 
	260,44 
	0,00 
	1,64 

	37-03-006-02
	      в условиях открытого побережья (открытого рейда)
	3879,44 
	14,02 
	3865,42 
	378,36 
	0,00 
	1,64 

	Подраздел 3.2 ПРИЧАЛЬНЫЕ НАБЕРЕЖНЫЕ И ПИРСЫ ИЗ ОБОЛОЧЕК БОЛЬШОГО ДИАМЕТРА 

   

	Таблица 37-03-015. Сборка и установка оболочек большого диаметра 

   

	
	Измеритель: 100 м3 сборных конструкций

	37-03-015-01
	Сборка на стенде оболочек большого диаметра с вертикальными сочленениями кранами козловыми
	27827,18 
	2580,12 
	14159,38 
	851,00 
	11087,68 
	234,77 

	(201-9012)
	  Металлоконструкции индивидуальные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,5)  
	-  

	(403-9022)
	  Конструкции сборные железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	
	Установка оболочек большого диаметра кранами плавучими в условиях закрытой акватории, оболочки:

	37-03-015-02
	      из двух звеньев
	26889,51 
	589,45 
	26300,06 
	4089,95 
	0,00 
	55,14 

	(403-9022)
	  Конструкции сборные железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	37-03-015-03
	      с вертикальными сочленениями
	37982,25 
	509,56 
	37472,69 
	4540,54 
	0,00 
	45,7 

	(403-9022)
	  Конструкции сборные железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	(408-9119)
	  Щебень из базальта марки 800 и выше фракции 10-20 мм, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(50)  
	-  

	(408-9121)
	  Щебень из базальта марки 800 и выше фракции 40-70 мм, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(50)  
	-  

	
	Установка оболочек большого диаметра кранами плавучими в условиях открытого побережья (открытого рейда), оболочки:

	37-03-015-04
	      из двух звеньев
	63091,18 
	587,95 
	62503,23 
	5485,97 
	0,00 
	55 

	(403-9022)
	  Конструкции сборные железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	37-03-015-05
	      с вертикальными сочленениями
	84066,60 
	509,56 
	83557,04 
	5670,16 
	0,00 
	45,7 

	(403-9022)
	  Конструкции сборные железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	(408-9119)
	  Щебень из базальта марки 800 и выше фракции 10-20 мм, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(50)  
	-  

	(408-9121)
	  Щебень из базальта марки 800 и выше фракции 40-70 мм, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(50)  
	-  

	Таблица 37-03-016. Перемещение оболочек большого диаметра от приобъектного склада до места работы 

   

	
	Измеритель: 100 м3 сборных конструкций

	
	Перемещение оболочек большого диаметра от приобъектного склада до места работы на первый километр в условиях закрытой акватории, оболочки:

	37-03-016-01
	      из двух звеньев
	1700,61 
	0,00 
	1700,61 
	218,56 
	0,00 
	 

	37-03-016-02
	      с вертикальными сочленениями
	1182,84 
	0,00 
	1182,84 
	143,08 
	0,00 
	 

	
	Перемещение оболочек большого диаметра от приобъектного склада до места работы на первый километр в условиях открытого побережья (открытого рейда), оболочки:

	37-03-016-03
	      из двух звеньев
	2963,76 
	0,00 
	2963,76 
	451,37 
	0,00 
	 

	37-03-016-04
	      с вертикальными сочленениями
	1789,58 
	0,00 
	1789,58 
	278,87 
	0,00 
	 

	
	На каждый последующий километр перемещения добавлять:

	37-03-016-05
	      к расценке 37-03-016-01
	959,80 
	0,00 
	959,80 
	123,35 
	0,00 
	 

	37-03-016-06
	      к расценке 37-03-016-02
	663,03 
	0,00 
	663,03 
	80,20 
	0,00 
	 

	37-03-016-07
	      к расценке 37-03-016-03
	1672,70 
	0,00 
	1672,70 
	254,80 
	0,00 
	 

	37-03-016-08
	      к расценке 37-03-016-04
	1003,13 
	0,00 
	1003,13 
	156,22 
	0,00 
	 

	Таблица 37-03-017. Устройство бетонных стыков между оболочками большого диаметра 

   

	
	Измеритель: 100 м стыка

	
	Устройство бетонных стыков между оболочками большого диаметра в условиях закрытой акватории:

	37-03-017-01
	      с применением опалубки железобетонной
	378332,68 
	12222,59 
	332415,66 
	48895,00 
	33694,43 
	1301,66 

	(401-9100)
	  Бетон гидротехнический, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(646)  
	-  

	(403-9022)
	  Конструкции сборные железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(73)  
	-  

	37-03-017-02
	      с применением опалубки деревянной
	393138,53 
	13185,70 
	325268,18 
	48524,83 
	54684,65 
	1338,65 

	(401-9100)
	  Бетон гидротехнический, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(665)  
	-  

	
	Устройство бетонных стыков между оболочками большого диаметра в условиях открытого побережья (открытого рейда):

	37-03-017-03
	      с применением опалубки железобетонной
	601713,18 
	12222,59 
	555796,16 
	49747,25 
	33694,43 
	1301,66 

	(401-9100)
	  Бетон гидротехнический, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(646)  
	-  

	(403-9022)
	  Конструкции сборные железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(73)  
	-  

	37-03-017-04
	      с применением опалубки деревянной
	612620,01 
	13185,70 
	544749,66 
	49393,50 
	54684,65 
	1338,65 

	(401-9100)
	  Бетон гидротехнический, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(665)  
	-  

	Таблица 37-03-018. Устройство монолитных опорных элементов верхнего строения причальных набережных из оболочек большого диаметра 

   

	
	Измеритель: 100 м3 железобетона в конструкции

	
	Устройство монолитных опорных элементов верхнего строения причальных набережных из оболочек большого диаметра:

	37-03-018-01
	      в условиях закрытой акватории
	192802,77 
	7279,45 
	134521,16 
	15728,56 
	51002,16 
	756,7 

	(101-9248)
	  Масло солярное, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(40)  
	-  

	(401-9100)
	  Бетон гидротехнический, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(101,5)  
	-  

	37-03-018-02
	      в условиях открытого побережья (открытого рейда)
	341990,37 
	7279,45 
	283708,76 
	28159,11 
	51002,16 
	756,7 

	(101-9248)
	  Масло солярное, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(40)  
	-  

	(401-9100)
	  Бетон гидротехнический, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(101,5)  
	-  

	Таблица 37-03-019. Устройство верхнего строения причальных набережных гравитационного типа 

   

	
	Измеритель: 100 м3 конструкций

	
	Устройство верхнего строения причальных набережных гравитационного типа:

	37-03-019-01
	      в условиях закрытой акватории
	22604,27 
	1271,36 
	10585,35 
	1145,15 
	10747,56 
	137 

	(401-9100)
	  Бетон гидротехнический, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(39)  
	-  

	(403-9022)
	  Конструкции сборные железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(62)  
	-  

	37-03-019-02
	      в условиях открытого побережья (открытого рейда)
	30621,52 
	1271,36 
	18602,60 
	1426,83 
	10747,56 
	137 

	(401-9100)
	  Бетон гидротехнический, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(39)  
	-  

	(403-9022)
	  Конструкции сборные железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(62)  
	-  

	Подраздел 3.3 ПРИЧАЛЬНЫЕ НАБЕРЕЖНЫЕ ТИПА «БОЛЬВЕРК» 

   

	Таблица 37-03-030. Установка сборных железобетонных плит 

   

	
	Измеритель: 100 м3 сборных конструкций

	
	Установка сборных железобетонных анкерных плит причальных набережных типа «Больверк» в условиях закрытой акватории кранами:

	37-03-030-01
	      на гусеничном ходу, масса плит до 10 т
	12652,05 
	2010,58 
	8889,17 
	1011,32 
	1752,30 
	209 

	(403-9022)
	  Конструкции сборные железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	37-03-030-02
	      плавучими, масса плит до 10 т
	87921,08 
	2511,96 
	83656,82 
	10344,15 
	1752,30 
	242 

	(403-9022)
	  Конструкции сборные железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	
	Установка сборных железобетонных плит разгрузочной платформы причальных набережных типа «Больверк» в условиях закрытой акватории кранами:

	37-03-030-03
	      на гусеничном ходу, масса плит до 20 т
	4098,93 
	312,25 
	3786,68 
	258,44 
	0,00 
	31,7 

	(403-9022)
	  Конструкции сборные железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	37-03-030-04
	      плавучими, масса плит до 20 т
	17431,61 
	442,56 
	16989,05 
	2007,86 
	0,00 
	44,93 

	(403-9022)
	  Конструкции сборные железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	37-03-030-05
	Установка сборных железобетонных анкерных плит причальных набережных типа «Больверк» кранами плавучими в условиях открытого побережья (открытого рейда), масса плит до 10 т
	212192,40 
	2511,96 
	207928,14 
	25476,85 
	1752,30 
	242 

	(403-9022)
	  Конструкции сборные железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	37-03-030-06
	Установка сборных железобетонных плит разгрузочной платформы причальных набережных типа «Больверк» кранами плавучими в условиях открытого побережья (открытого рейда), масса плит до 20 т
	43183,85 
	442,56 
	42741,29 
	3705,62 
	0,00 
	44,93 

	(403-9022)
	  Конструкции сборные железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	Таблица 37-03-031. Устройство верхнего строения больверка 

   

	
	Измеритель: 100 м3 железобетона в конструкции

	
	Устройство верхнего строения больверка кранами на гусеничном ходу:

	37-03-031-01
	      с установкой плит облицовочных
	22383,95 
	4562,58 
	17821,37 
	1979,11 
	0,00 
	446 

	(403-9022)
	  Конструкции сборные железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	37-03-031-02
	      с устройством надстройки и тумбовых массивов
	172976,60 
	4819,07 
	5685,55 
	448,37 
	162471,98 
	507,27 

	37-03-031-03
	      с устройством шапочного бруса и тумбовых массивов
	190973,74 
	6507,04 
	7485,54 
	851,21 
	176981,16 
	701,19 

	Таблица 37-03-032. Обустройство голов свай-оболочек диаметром до 2 м причальных набережных типа «Больверк» 

   

	
	Измеритель: 100 м3 железобетона в конструкции

	
	Обустройство голов свай-оболочек диаметром до 2 м причальных набережных типа «Больверк»:

	37-03-032-01
	      в условиях закрытой акватории
	269843,01 
	4793,95 
	90873,22 
	10757,66 
	174175,84 
	475,59 

	(401-9100)
	  Бетон гидротехнический, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(102)  
	-  

	37-03-032-02
	      в условиях открытого побережья (открытого рейда)
	372628,12 
	4793,95 
	193658,33 
	19320,75 
	174175,84 
	475,59 

	(401-9100)
	  Бетон гидротехнический, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(102)  
	-  

	Таблица 37-03-033. Устройство бетонных стыков между сваями-оболочками диаметром до 2 м 

   

	
	Измеритель: 100 м стыка

	
	Устройство бетонных стыков между сваями-оболочками диаметром до 2 м:

	37-03-033-01
	      в условиях закрытой акватории при подаче материалов с берега
	49976,45 
	1859,48 
	27063,88 
	7154,67 
	21053,09 
	203 

	(401-9100)
	  Бетон гидротехнический, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(24,9)  
	-  

	37-03-033-02
	      в условиях закрытой акватории при подаче материалов с воды
	103321,63 
	2034,48 
	80234,06 
	13309,17 
	21053,09 
	196 

	(401-9100)
	  Бетон гидротехнический, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(24,9)  
	-  

	37-03-033-03
	      в условиях открытого побережья (открытого рейда) при подаче материалов с воды
	184066,42 
	2034,48 
	160978,85 
	19331,00 
	21053,09 
	196 

	(401-9100)
	  Бетон гидротехнический, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(24,9)  
	-  

	Подраздел 3.4 ПРИЧАЛЬНЫЕ НАБЕРЕЖНЫЕ И ПИРСЫ ЭСТАКАДНОГО ТИПА 

   

	Таблица 37-03-041. Установка сборных железобетонных конструкций причальных набережных и пирсов эстакадного типа в условиях закрытой акватории 

   

	
	Измеритель: 100 м3 сборных конструкций

	
	Установка сборных железобетонных элементов верхнего строения причальных набережных и пирсов эстакадного типа кранами плавучими в условиях закрытой акватории, масса элемента:

	37-03-041-01
	      до 5 т
	80448,82 
	2740,53 
	77708,29 
	9640,96 
	0,00 
	264,02 

	(403-9022)
	  Конструкции сборные железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	37-03-041-02
	      до 15 т
	26777,35 
	815,72 
	25961,63 
	3222,39 
	0,00 
	81,9 

	(403-9022)
	  Конструкции сборные железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	37-03-041-03
	      до 30 т
	17176,92 
	408,96 
	16767,96 
	2135,40 
	0,00 
	41,06 

	(403-9022)
	  Конструкции сборные железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	37-03-041-04
	      до 40 т
	14184,38 
	321,21 
	13863,17 
	1765,47 
	0,00 
	32,25 

	(403-9022)
	  Конструкции сборные железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	37-03-041-05
	      до 50 т
	11688,61 
	248,40 
	11440,21 
	1456,91 
	0,00 
	24,94 

	(403-9022)
	  Конструкции сборные железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	37-03-041-06
	      свыше 50 т
	9814,06 
	218,60 
	9595,46 
	1221,98 
	0,00 
	20,76 

	(403-9022)
	  Конструкции сборные железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	
	Установка коробов коммуникаций массой до 40 т причальных набережных и пирсов эстакадного типа кранами плавучими в условиях закрытой акватории:

	37-03-041-07
	      над водой
	17988,31 
	256,67 
	17731,64 
	2258,12 
	0,00 
	24,01 

	(403-9022)
	  Конструкции сборные железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	37-03-041-08
	      в воду
	21886,74 
	256,67 
	21630,07 
	3480,99 
	0,00 
	24,01 

	(403-9022)
	  Конструкции сборные железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	37-03-041-09
	Установка плит потерн массой до 5 т причальных набережных и пирсов эстакадного типа кранами на гусеничном ходу в условиях закрытой акватории
	5828,77 
	916,66 
	4912,11 
	491,50 
	0,00 
	101,4 

	(403-9022)
	  Конструкции сборные железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	37-03-041-10
	Установка наголовников массой до 3 т причальных набережных и пирсов эстакадного типа кранами плавучими в условиях закрытой акватории
	589955,78 
	7109,18 
	465644,01 
	55241,57 
	117202,59 
	739 

	(401-9100)
	  Бетон гидротехнический, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(49)  
	-  

	(403-9022)
	  Конструкции сборные железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	Таблица 37-03-042. Установка кранами плавучими сборных железобетонных конструкций причальных набережных и пирсов эстакадного типа в условиях открытой акватории (открытого рейда) 

   

	
	Измеритель: 100 м3 сборных конструкций

	
	Установка сборных железобетонных элементов верхнего строения причальных набережных и пирсов эстакадного типа кранами плавучими в условиях открытой акватории (открытого рейда), масса элемента:

	37-03-042-01
	      до 5 т
	161216,60 
	2740,53 
	158476,07 
	16163,93 
	0,00 
	264,02 

	(403-9022)
	  Конструкции сборные железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	37-03-042-02
	      до 15 т
	54694,13 
	815,72 
	53878,41 
	5495,49 
	0,00 
	81,9 

	(403-9022)
	  Конструкции сборные железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	37-03-042-03
	      до 30 т
	44339,49 
	408,96 
	43930,53 
	3414,91 
	0,00 
	41,06 

	(403-9022)
	  Конструкции сборные железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	37-03-042-04
	      до 40 т
	36264,63 
	321,21 
	35943,42 
	2777,64 
	0,00 
	32,25 

	(403-9022)
	  Конструкции сборные железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	37-03-042-05
	      до 50 т
	30034,04 
	248,40 
	29785,64 
	2317,59 
	0,00 
	24,94 

	(403-9022)
	  Конструкции сборные железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	37-03-042-06
	      свыше 50 т
	25353,43 
	218,60 
	25134,83 
	1975,05 
	0,00 
	20,76 

	(403-9022)
	  Конструкции сборные железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	
	Установка коробов коммуникаций массой до 40 т причальных набережных и пирсов эстакадного типа кранами плавучими в условиях открытой акватории (открытого рейда):

	37-03-042-07
	      над водой
	46475,48 
	256,67 
	46218,81 
	3602,97 
	0,00 
	24,01 

	(403-9022)
	  Конструкции сборные железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	37-03-042-08
	      в воду
	52891,12 
	256,67 
	52634,45 
	4892,77 
	0,00 
	24,01 

	(403-9022)
	  Конструкции сборные железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	37-03-042-09
	Установка наголовников массой до 3 т причальных набережных и пирсов эстакадного типа кранами плавучими в условиях открытой акватории (открытого рейда)
	1144401,04 
	7109,18 
	981405,72 
	96521,16 
	155886,14 
	739 

	(403-9022)
	  Конструкции сборные железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	Таблица 37-03-043. Омоноличивание конструкций верхнего строения 

   

	
	Измеритель: 100 м3 железобетона в конструкции

	
	Омоноличивание конструкций верхнего строения:

	37-03-043-01
	      в условиях закрытой акватории
	151893,82 
	8062,76 
	32026,33 
	3637,46 
	111804,73 
	828,65 

	(401-9100)
	  Бетон гидротехнический, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(102)  
	-  

	37-03-043-02
	      в условиях открытого побережья (открытого рейда)
	185615,36 
	8062,76 
	65747,87 
	6449,79 
	111804,73 
	828,65 

	(401-9100)
	  Бетон гидротехнический, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(102)  
	-  

	Таблица 37-03-044. Перемещение сборных железобетонных конструкций для причальных набережных от приобъектного склада до места работ в условиях закрытой акватории 

   

	
	Измеритель: 100 м3 сборных конструкций

	
	Перемещение на первый километр сборных железобетонных конструкций для причальных набережных от приобъектного склада до места работ в закрытой акватории, масса конструкции:

	37-03-044-01
	      до 5 т
	1586,60 
	0,00 
	1586,60 
	254,14 
	0,00 
	 

	37-03-044-02
	      до 15 т
	706,00 
	0,00 
	706,00 
	113,09 
	0,00 
	 

	37-03-044-03
	      до 30 т
	573,15 
	0,00 
	573,15 
	91,81 
	0,00 
	 

	37-03-044-04
	      до 50 т
	485,85 
	0,00 
	485,85 
	77,82 
	0,00 
	 

	37-03-044-05
	      свыше 50 т
	394,75 
	0,00 
	394,75 
	63,23 
	0,00 
	 

	
	Перемещение на первый километр от приобъектного склада до места работ в закрытой акватории:

	37-03-044-06
	      коробов коммуникаций массой 40 т
	387,16 
	0,00 
	387,16 
	62,02 
	0,00 
	 

	37-03-044-07
	      наголовников массой 3 т
	1347,47 
	0,00 
	1347,47 
	215,84 
	0,00 
	 

	37-03-044-08
	      стенок надводных
	138,92 
	0,00 
	138,92 
	19,46 
	0,00 
	 

	
	На каждый последующий километр перемещения добавлять:

	37-03-044-09
	      к расценке 37-03-044-01
	421,32 
	0,00 
	421,32 
	67,49 
	0,00 
	 

	37-03-044-10
	      к расценке 37-03-044-02
	189,79 
	0,00 
	189,79 
	30,40 
	0,00 
	 

	37-03-044-11
	      к расценке 37-03-044-03
	155,62 
	0,00 
	155,62 
	24,93 
	0,00 
	 

	37-03-044-12
	      к расценке 37-03-044-04
	129,05 
	0,00 
	129,05 
	20,67 
	0,00 
	 

	37-03-044-13
	      к расценке 37-03-044-05
	106,28 
	0,00 
	106,28 
	17,02 
	0,00 
	 

	37-03-044-14
	      к расценке 37-03-044-06
	102,48 
	0,00 
	102,48 
	16,42 
	0,00 
	 

	37-03-044-15
	      к расценке 37-03-044-07
	360,59 
	0,00 
	360,59 
	57,76 
	0,00 
	 

	37-03-044-16
	      к расценке 37-03-044-08
	34,73 
	0,00 
	34,73 
	4,86 
	0,00 
	 

	Таблица 37-03-045. Перемещение сборных железобетонных конструкций для причальных набережных в условиях открытого побережья (открытого рейда) 

   

	
	Измеритель: 100 м3 сборных конструкций

	
	Перемещение на первый километр сборных железобетонных конструкций для причальных набережных от приобъектного склада до места работ в условиях открытого побережья (открытого рейда), масса конструкции:

	37-03-045-01
	      до 5 т
	2544,91 
	0,00 
	2544,91 
	522,59 
	0,00 
	 

	37-03-045-02
	      до 15 т
	1132,42 
	0,00 
	1132,42 
	232,46 
	0,00 
	 

	37-03-045-03
	      до 30 т
	919,33 
	0,00 
	919,33 
	188,81 
	0,00 
	 

	37-03-045-04
	      до 50 т
	779,30 
	0,00 
	779,30 
	159,98 
	0,00 
	 

	37-03-045-05
	      свыше 50 т
	633,18 
	0,00 
	633,18 
	129,96 
	0,00 
	 

	
	Перемещение на первый километр от приобъектного склада до места работ в условиях открытого побережья (открытого рейда):

	37-03-045-06
	      коробов коммуникаций массой 40 т
	621,01 
	0,00 
	621,01 
	127,59 
	0,00 
	 

	37-03-045-07
	      наголовников массой 3 т
	2161,35 
	0,00 
	2161,35 
	443,78 
	0,00 
	 

	37-03-045-08
	      стенок надводных
	214,03 
	0,00 
	214,03 
	40,09 
	0,00 
	 

	
	На каждый последующий километр перемещения добавлять:

	37-03-045-09
	      к расценке 37-03-045-01
	675,80 
	0,00 
	675,80 
	138,84 
	0,00 
	 

	37-03-045-10
	      к расценке 37-03-045-02
	304,42 
	0,00 
	304,42 
	62,61 
	0,00 
	 

	37-03-045-11
	      к расценке 37-03-045-03
	249,62 
	0,00 
	249,62 
	51,35 
	0,00 
	 

	37-03-045-12
	      к расценке 37-03-045-04
	207,00 
	0,00 
	207,00 
	42,46 
	0,00 
	 

	37-03-045-13
	      к расценке 37-03-045-05
	170,47 
	0,00 
	170,47 
	34,96 
	0,00 
	 

	37-03-045-14
	      к расценке 37-03-045-06
	164,38 
	0,00 
	164,38 
	33,77 
	0,00 
	 

	37-03-045-15
	      к расценке 37-03-045-07
	578,39 
	0,00 
	578,39 
	118,70 
	0,00 
	 

	37-03-045-16
	      к расценке 37-03-045-08
	53,51 
	0,00 
	53,51 
	10,07 
	0,00 
	 

	Подраздел 3.5 ПОДКРАНОВЫЕ БАЛКИ И ПУТИ 

   

	Таблица 37-03-055. Укладка кранами на гусеничном ходу подкрановых балок из сборного железобетона 

   

	
	Измеритель: 100 м3 сборных конструкций

	
	Укладка кранами на гусеничном ходу подкрановых балок из сборного железобетона массой:

	37-03-055-01
	      до 10 т
	17489,50 
	2650,01 
	7381,06 
	759,82 
	7458,43 
	255,3 

	(403-9022)
	  Конструкции сборные железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	37-03-055-02
	      свыше 10 т
	12697,87 
	1336,53 
	8945,54 
	729,08 
	2415,80 
	128,76 

	(403-9022)
	  Конструкции сборные железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	Таблица 37-03-056. Устройство подкрановых балок монолитных кранами на гусеничном ходу 

   

	
	Измеритель: 100 м3 железобетона в конструкции

	37-03-056-01
	Устройство подкрановых балок монолитных кранами на гусеничном ходу
	126226,98 
	6017,89 
	13271,54 
	1545,03 
	106937,55 
	648,48 

	(401-9100)
	  Бетон гидротехнический, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(101,5)  
	-  

	Таблица 37-03-057. Устройство подкрановых путей 

   

	
	Измеритель: 100 м рельсовой нитки

	
	Устройство подкрановых путей:

	37-03-057-01
	      на шпалах железобетонных, тип рельсов Р-65
	156601,11 
	7701,86 
	13577,58 
	1637,96 
	135321,67 
	862,47 

	(105-9121)
	  Скрепления рельсовые, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(2,35)  
	-  

	(408-9106)
	  Песок строительный марки 75, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(46,75)  
	-  

	(410-9032)
	  Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетонные плотные (горячие и теплые) щебеночные и гравийные мелкозернистые, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(8,8)  
	-  

	37-03-057-02
	      на шпалах железобетонных, тип рельсов Р-50
	117019,10 
	5941,66 
	11593,61 
	1391,49 
	99483,83 
	665,36 

	(105-9121)
	  Скрепления рельсовые, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1,93)  
	-  

	(408-9106)
	  Песок строительный марки 75, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(25,85)  
	-  

	(410-9032)
	  Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетонные плотные (горячие и теплые) щебеночные и гравийные мелкозернистые, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(8,8)  
	-  

	37-03-057-03
	      на шпалах деревянных, тип рельсов Р-50
	90309,41 
	3737,74 
	1806,19 
	226,45 
	84765,48 
	418,56 

	(105-9121)
	  Скрепления рельсовые, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1,96)  
	-  

	(408-9106)
	  Песок строительный марки 75, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(27,5)  
	-  

	(410-9032)
	  Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетонные плотные (горячие и теплые) щебеночные и гравийные мелкозернистые, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(8,8)  
	-  

	37-03-057-04
	      на балках, тип рельсов Р-65
	52432,02 
	1310,93 
	283,97 
	25,61 
	50837,12 
	147,96 

	(105-9121)
	  Скрепления рельсовые, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(2,1)  
	-  

	(410-9032)
	  Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетонные плотные (горячие и теплые) щебеночные и гравийные мелкозернистые, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(8,8)  
	-  

	37-03-057-05
	      на балках, тип рельсов Р-50
	41190,20 
	1176,14 
	265,95 
	24,80 
	39748,11 
	128,4 

	(105-9121)
	  Скрепления рельсовые, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(2,05)  
	-  

	(410-9032)
	  Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетонные плотные (горячие и теплые) щебеночные и гравийные мелкозернистые, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(8,8)  
	-  

	Таблица 37-03-058. Устройство упоров для подкранового пути 

   

	
	Измеритель: 10 компл.

	37-03-058-01
	Устройство упоров для подкранового пути
	7878,84 
	413,12 
	292,90 
	0,95 
	7172,82 
	39,8 

	Подраздел 3.6 ШВАРТОВНЫЕ ТУМБЫ 

   

	Таблица 37-03-066. Установка чугунных тумб кранами на автомобильном ходу 

   

	
	Измеритель: 1 шт.

	
	Установка кранами на автомобильном ходу тумбы чугунной сменяемой:

	37-03-066-01
	      однокозырьковой (ТСО) на швартовое усилие до 16 т
	1886,30 
	251,96 
	345,37 
	40,51 
	1288,97 
	24,63 

	(204-9025)
	  Тумбы швартовные чугунные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,2)  
	-  

	(401-9100)
	  Бетон гидротехнический, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,09)  
	-  

	37-03-066-02
	      однокозырьковой (ТСО) на швартовое усилие до 25 т
	2312,94 
	257,90 
	353,74 
	41,19 
	1701,30 
	25,21 

	(204-9025)
	  Тумбы швартовные чугунные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,33)  
	-  

	(401-9100)
	  Бетон гидротехнический, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,11)  
	-  

	37-03-066-03
	      однокозырьковой (ТСО) на швартовое усилие до 40 т
	3464,32 
	280,83 
	379,68 
	43,36 
	2803,81 
	27,86 

	(204-9025)
	  Тумбы швартовные чугунные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,63)  
	-  

	(401-9100)
	  Бетон гидротехнический, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,24)  
	-  

	37-03-066-04
	      однокозырьковой (ТСО) на швартовое усилие до 63 т
	4464,57 
	330,62 
	391,92 
	45,53 
	3742,03 
	32,8 

	(204-9025)
	  Тумбы швартовные чугунные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	(401-9100)
	  Бетон гидротехнический, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,38)  
	-  

	37-03-066-05
	      однокозырьковой (ТСО) на швартовое усилие до 80 т
	5935,80 
	373,46 
	397,83 
	46,34 
	5164,51 
	37,05 

	(204-9025)
	  Тумбы швартовные чугунные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1,5)  
	-  

	(401-9100)
	  Бетон гидротехнический, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,49)  
	-  

	37-03-066-06
	      однокозырьковой (ТСО) на швартовое усилие до 100 т
	7174,42 
	439,08 
	426,64 
	49,59 
	6308,70 
	43,56 

	(204-9025)
	  Тумбы швартовные чугунные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(2,4)  
	-  

	(401-9100)
	  Бетон гидротехнический, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,72)  
	-  

	37-03-066-07
	      двухголовой (ТСД) на швартовое усилие до 25 т
	3232,21 
	274,16 
	362,65 
	42,41 
	2595,40 
	26,8 

	(204-9025)
	  Тумбы швартовные чугунные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,45)  
	-  

	(401-9100)
	  Бетон гидротехнический, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,18)  
	-  

	37-03-066-08
	      двухголовой (ТСД) на швартовое усилие до 40 т
	3985,74 
	285,77 
	373,06 
	43,50 
	3326,91 
	28,35 

	(204-9025)
	  Тумбы швартовные чугунные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,75)  
	-  

	(401-9100)
	  Бетон гидротехнический, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,25)  
	-  

	37-03-066-09
	      двухголовой (ТСД) на швартовое усилие до 63 т
	5583,31 
	329,92 
	406,68 
	47,29 
	4846,71 
	32,73 

	(204-9025)
	  Тумбы швартовные чугунные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1,42)  
	-  

	(401-9100)
	  Бетон гидротехнический, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,53)  
	-  

	37-03-066-10
	      двухголовой (ТСД) на швартовое усилие до 80 т
	7562,49 
	380,12 
	453,06 
	52,17 
	6729,31 
	37,71 

	(204-9025)
	  Тумбы швартовные чугунные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(2,31)  
	-  

	(401-9100)
	  Бетон гидротехнический, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,84)  
	-  

	37-03-066-11
	      двухголовой (ТСД) на швартовое усилие до 100 т
	11035,27 
	452,09 
	476,99 
	54,47 
	10106,19 
	44,85 

	(204-9025)
	  Тумбы швартовные чугунные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(3,4)  
	-  

	(401-9100)
	  Бетон гидротехнический, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1,19)  
	-  

	37-03-066-12
	      двухголовой (ТСД) на швартовое усилие до 125 т
	12447,88 
	506,42 
	536,02 
	61,11 
	11405,44 
	50,24 

	(204-9025)
	  Тумбы швартовные чугунные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(4,9)  
	-  

	(401-9100)
	  Бетон гидротехнический, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1,6)  
	-  

	37-03-066-13
	      стопорной (ТСС) на швартовое усилие до 63 т
	5959,01 
	381,73 
	415,98 
	48,10 
	5161,30 
	37,87 

	(204-9025)
	  Тумбы швартовные чугунные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1,7)  
	-  

	(401-9100)
	  Бетон гидротехнический, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,52)  
	-  

	37-03-066-14
	      стопорной (ТСС) на швартовое усилие до 80 т
	7387,29 
	434,35 
	440,89 
	50,81 
	6512,05 
	43,09 

	(204-9025)
	  Тумбы швартовные чугунные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(2,3)  
	-  

	(401-9100)
	  Бетон гидротехнический, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,72)  
	-  

	37-03-066-15
	      стопорной (ТСС) на швартовое усилие до 100 т
	9065,58 
	495,26 
	455,74 
	52,17 
	8114,58 
	50,9 

	(204-9025)
	  Тумбы швартовные чугунные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(3,5)  
	-  

	(401-9100)
	  Бетон гидротехнический, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,94)  
	-  

	37-03-066-16
	      стопорной (ТСС) на швартовое усилие до 125 т
	9721,76 
	561,46 
	467,93 
	53,39 
	8692,37 
	55,7 

	(204-9025)
	  Тумбы швартовные чугунные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(4,3)  
	-  

	(401-9100)
	  Бетон гидротехнический, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1,08)  
	-  

	37-03-066-17
	      стопорной (ТСС) на швартовое усилие до 160 т
	11934,37 
	639,98 
	481,83 
	54,61 
	10812,56 
	63,49 

	(204-9025)
	  Тумбы швартовные чугунные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(5,3)  
	-  

	(401-9100)
	  Бетон гидротехнический, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1,32)  
	-  

	Таблица 37-03-067. Установка чугунных тумб плавучими кранами в условиях закрытой акватории 

   

	
	Измеритель: 1 шт.

	
	Установка плавучими кранами в условиях закрытой акватории тумбы чугунной сменяемой:

	37-03-067-01
	      однокозырьковой (ТСО) на швартовое усилие до 16 т
	6268,84 
	312,12 
	4667,75 
	554,36 
	1288,97 
	30,51 

	(204-9025)
	  Тумбы швартовные чугунные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,2)  
	-  

	(401-9100)
	  Бетон гидротехнический, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,09)  
	-  

	37-03-067-02
	      однокозырьковой (ТСО) на швартовое усилие до 25 т
	6704,19 
	319,79 
	4683,10 
	555,77 
	1701,30 
	31,26 

	(204-9025)
	  Тумбы швартовные чугунные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,33)  
	-  

	(401-9100)
	  Бетон гидротехнический, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,11)  
	-  

	37-03-067-03
	      однокозырьковой (ТСО) на швартовое усилие до 40 т
	7862,94 
	352,53 
	4706,60 
	557,50 
	2803,81 
	34,46 

	(204-9025)
	  Тумбы швартовные чугунные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,63)  
	-  

	(401-9100)
	  Бетон гидротехнический, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,24)  
	-  

	37-03-067-04
	      однокозырьковой (ТСО) на швартовое усилие до 63 т
	8839,58 
	386,18 
	4711,37 
	558,98 
	3742,03 
	37,75 

	(204-9025)
	  Тумбы швартовные чугунные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	(401-9100)
	  Бетон гидротехнический, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,38)  
	-  

	37-03-067-05
	      однокозырьковой (ТСО) на швартовое усилие до 80 т
	10345,46 
	438,97 
	4741,98 
	562,60 
	5164,51 
	42,91 

	(204-9025)
	  Тумбы швартовные чугунные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1,5)  
	-  

	(401-9100)
	  Бетон гидротехнический, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,49)  
	-  

	37-03-067-06
	      однокозырьковой (ТСО) на швартовое усилие до 100 т
	11571,18 
	506,92 
	4755,56 
	563,81 
	6308,70 
	50,29 

	(204-9025)
	  Тумбы швартовные чугунные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(2,4)  
	-  

	(401-9100)
	  Бетон гидротехнический, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,72)  
	-  

	37-03-067-07
	      двухголовой (ТСД) на швартовое усилие до 25 т
	7630,31 
	339,64 
	4694,65 
	557,37 
	2596,02 
	33,2 

	(204-9025)
	  Тумбы швартовные чугунные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,45)  
	-  

	(401-9100)
	  Бетон гидротехнический, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,18)  
	-  

	37-03-067-08
	      двухголовой (ТСД) на швартовое усилие до 40 т
	8413,08 
	354,82 
	4731,35 
	561,59 
	3326,91 
	35,2 

	(204-9025)
	  Тумбы швартовные чугунные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,75)  
	-  

	(401-9100)
	  Бетон гидротехнический, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,25)  
	-  

	37-03-067-09
	      двухголовой (ТСД) на швартовое усилие до 63 т
	10041,16 
	425,31 
	4769,14 
	565,61 
	4846,71 
	40,39 

	(204-9025)
	  Тумбы швартовные чугунные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1,42)  
	-  

	(401-9100)
	  Бетон гидротехнический, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,53)  
	-  

	37-03-067-10
	      двухголовой (ТСД) на швартовое усилие до 80 т
	12000,90 
	471,64 
	4799,95 
	568,35 
	6729,31 
	46,79 

	(204-9025)
	  Тумбы швартовные чугунные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(2,31)  
	-  

	(401-9100)
	  Бетон гидротехнический, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,84)  
	-  

	37-03-067-11
	      двухголовой (ТСД) на швартовое усилие до 100 т
	15527,04 
	569,02 
	4851,83 
	573,97 
	10106,19 
	56,45 

	(204-9025)
	  Тумбы швартовные чугунные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(3,4)  
	-  

	(401-9100)
	  Бетон гидротехнический, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1,19)  
	-  

	37-03-067-12
	      двухголовой (ТСД) на швартовое усилие до 125 т
	16960,65 
	629,60 
	4925,61 
	582,21 
	11405,44 
	62,46 

	(204-9025)
	  Тумбы швартовные чугунные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(4,9)  
	-  

	(401-9100)
	  Бетон гидротехнический, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1,6)  
	-  

	37-03-067-13
	      стопорной (ТСС) на швартовое усилие до 63 т
	10354,11 
	443,32 
	4749,49 
	562,92 
	5161,30 
	43,98 

	(204-9025)
	  Тумбы швартовные чугунные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1,7)  
	-  

	(401-9100)
	  Бетон гидротехнический, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,52)  
	-  

	37-03-067-14
	      стопорной (ТСС) на швартовое усилие до 80 т
	11791,27 
	502,99 
	4776,23 
	565,73 
	6512,05 
	49,9 

	(204-9025)
	  Тумбы швартовные чугунные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(2,3)  
	-  

	(401-9100)
	  Бетон гидротехнический, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,72)  
	-  

	37-03-067-15
	      стопорной (ТСС) на швартовое усилие до 100 т
	13492,47 
	585,05 
	4792,84 
	567,34 
	8114,58 
	58,74 

	(204-9025)
	  Тумбы швартовные чугунные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(3,5)  
	-  

	(401-9100)
	  Бетон гидротехнический, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,94)  
	-  

	37-03-067-16
	      стопорной (ТСС) на швартовое усилие до 125 т
	14145,18 
	645,02 
	4807,79 
	568,75 
	8692,37 
	63,99 

	(204-9025)
	  Тумбы швартовные чугунные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(4,3)  
	-  

	(401-9100)
	  Бетон гидротехнический, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1,08)  
	-  

	37-03-067-17
	      стопорной (ТСС) на швартовое усилие до 160 т
	16395,54 
	735,84 
	4847,14 
	572,68 
	10812,56 
	73 

	(204-9025)
	  Тумбы швартовные чугунные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(5,3)  
	-  

	(401-9100)
	  Бетон гидротехнический, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1,32)  
	-  

	Таблица 37-03-068. Установка чугунных тумб плавучими кранами в условиях открытого побережья 

   

	
	Измеритель: 1 шт.

	
	Установка плавучими кранами в условиях открытого побережья (открытого рейда) тумбы чугунной сменяемой:

	37-03-068-01
	      однокозырьковой (ТСО) на швартовое усилие до 16 т
	11580,43 
	312,12 
	9979,34 
	997,25 
	1288,97 
	30,51 

	(204-9025)
	  Тумбы швартовные чугунные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,2)  
	-  

	(401-9100)
	  Бетон гидротехнический, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,09)  
	-  

	37-03-068-02
	      однокозырьковой (ТСО) на швартовое усилие до 25 т
	12028,65 
	319,79 
	10007,56 
	999,37 
	1701,30 
	31,26 

	(204-9025)
	  Тумбы швартовные чугунные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,33)  
	-  

	(401-9100)
	  Бетон гидротехнический, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,11)  
	-  

	37-03-068-03
	      однокозырьковой (ТСО) на швартовое усилие до 40 т
	13200,25 
	352,53 
	10043,91 
	1002,39 
	2803,81 
	34,46 

	(204-9025)
	  Тумбы швартовные чугунные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,63)  
	-  

	(401-9100)
	  Бетон гидротехнический, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,24)  
	-  

	37-03-068-04
	      однокозырьковой (ТСО) на швартовое усилие до 63 т
	14189,76 
	386,18 
	10061,55 
	1004,60 
	3742,03 
	37,75 

	(204-9025)
	  Тумбы швартовные чугунные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	(401-9100)
	  Бетон гидротехнический, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,38)  
	-  

	37-03-068-05
	      однокозырьковой (ТСО) на швартовое усилие до 80 т
	15734,21 
	438,97 
	10130,73 
	1011,43 
	5164,51 
	42,91 

	(204-9025)
	  Тумбы швартовные чугунные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1,5)  
	-  

	(401-9100)
	  Бетон гидротехнический, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,49)  
	-  

	37-03-068-06
	      однокозырьковой (ТСО) на швартовое усилие до 100 т
	16980,35 
	514,47 
	10157,18 
	1013,84 
	6308,70 
	50,29 

	(204-9025)
	  Тумбы швартовные чугунные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(2,4)  
	-  

	(401-9100)
	  Бетон гидротехнический, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,72)  
	-  

	37-03-068-07
	      двухголовой (ТСД) на швартовое усилие до 25 т
	12967,62 
	339,64 
	10031,96 
	1001,99 
	2596,02 
	33,2 

	(204-9025)
	  Тумбы швартовные чугунные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,45)  
	-  

	(401-9100)
	  Бетон гидротехнический, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,18)  
	-  

	37-03-068-08
	      двухголовой (ТСД) на швартовое усилие до 40 т
	13788,98 
	354,82 
	10107,25 
	1009,42 
	3326,91 
	35,2 

	(204-9025)
	  Тумбы швартовные чугунные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,75)  
	-  

	(401-9100)
	  Бетон гидротехнический, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,25)  
	-  

	37-03-068-09
	      двухголовой (ТСД) на швартовое усилие до 63 т
	15449,58 
	419,25 
	10183,62 
	1016,66 
	4846,71 
	40,39 

	(204-9025)
	  Тумбы швартовные чугунные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1,42)  
	-  

	(401-9100)
	  Бетон гидротехнический, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,53)  
	-  

	37-03-068-10
	      двухголовой (ТСД) на швартовое усилие до 80 т
	17448,12 
	478,66 
	10240,15 
	1021,88 
	6729,31 
	46,79 

	(204-9025)
	  Тумбы швартовные чугунные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(2,31)  
	-  

	(401-9100)
	  Бетон гидротехнический, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,84)  
	-  

	37-03-068-11
	      двухголовой (ТСД) на швартовое усилие до 100 т
	21018,69 
	569,02 
	10343,48 
	1031,73 
	10106,19 
	56,45 

	(204-9025)
	  Тумбы швартовные чугунные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(3,4)  
	-  

	(401-9100)
	  Бетон гидротехнический, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1,19)  
	-  

	37-03-068-12
	      двухголовой (ТСД) на швартовое усилие до 125 т
	22536,01 
	629,60 
	10500,97 
	1046,89 
	11405,44 
	62,46 

	(204-9025)
	  Тумбы швартовные чугунные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(4,9)  
	-  

	(401-9100)
	  Бетон гидротехнический, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1,6)  
	-  

	37-03-068-13
	      стопорной (ТСС) на швартовое усилие до 63 т
	15749,47 
	449,92 
	10138,25 
	1012,04 
	5161,30 
	43,98 

	(204-9025)
	  Тумбы швартовные чугунные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1,7)  
	-  

	(401-9100)
	  Бетон гидротехнический, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,52)  
	-  

	37-03-068-14
	      стопорной (ТСС) на швартовое усилие до 80 т
	17213,95 
	511,19 
	10190,71 
	1017,06 
	6512,05 
	49,97 

	(204-9025)
	  Тумбы швартовные чугунные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(2,3)  
	-  

	(401-9100)
	  Бетон гидротехнический, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,72)  
	-  

	37-03-068-15
	      стопорной (ТСС) на швартовое усилие до 100 т
	18926,86 
	592,10 
	10220,18 
	1019,67 
	8114,58 
	58,74 

	(204-9025)
	  Тумбы швартовные чугунные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(3,5)  
	-  

	(401-9100)
	  Бетон гидротехнический, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,94)  
	-  

	37-03-068-16
	      стопорной (ТСС) на швартовое усилие до 125 т
	19585,38 
	645,02 
	10247,99 
	1022,29 
	8692,37 
	63,99 

	(204-9025)
	  Тумбы швартовные чугунные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(4,3)  
	-  

	(401-9100)
	  Бетон гидротехнический, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1,08)  
	-  

	37-03-068-17
	      стопорной (ТСС) на швартовое усилие до 160 т
	21875,13 
	736,65 
	10325,92 
	1029,72 
	10812,56 
	73,08 

	(204-9025)
	  Тумбы швартовные чугунные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(5,3)  
	-  

	(401-9100)
	  Бетон гидротехнический, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1,32)  
	-  

	Раздел 4. СООРУЖЕНИЯ НА ОРОСИТЕЛЬНЫХ И ОСУШИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМАХ 

   

	Таблица 37-04-001. Конструкции из монолитного бетона и железобетона при объеме по сооружению в целом до 10000 м3 

   

	
	Измеритель: 100 м3 конструкций

	
	Устройство из монолитного бетона и железобетона:

	37-04-001-01
	      плитных оснований
	60570,36 
	1996,88 
	2310,39 
	218,19 
	56263,09 
	218 

	37-04-001-02
	      откосов
	66484,04 
	4470,08 
	2962,15 
	270,51 
	59051,81 
	488 

	37-04-001-03
	      бычков, устоев щитовых и других стенок
	73150,54 
	4543,36 
	3794,65 
	298,84 
	64812,53 
	496 

	37-04-001-04
	      входных и выходных оголовков
	136342,18 
	6036,44 
	7441,59 
	517,66 
	122864,15 
	659 

	37-04-001-05
	      опор акведуков и консольных перепадов
	72602,27 
	4314,36 
	4558,24 
	376,50 
	63729,67 
	471 

	37-04-001-06
	      лотков акведуков и консольных перепадов
	84400,63 
	5743,32 
	4574,29 
	350,36 
	74083,02 
	627 

	37-04-001-07
	      пролетных строений служебных мостиков
	110740,02 
	14546,08 
	14888,86 
	916,45 
	81305,08 
	1588 

	37-04-001-08
	      труб прямоугольных
	111927,40 
	4790,68 
	10582,52 
	715,19 
	96554,20 
	523 

	Таблица 37-04-002. Устройство конструкций из сборного железобетона 

   

	
	Измеритель: 100 м3 сборных конструкций

	
	Устройство из сборного железобетона:

	37-04-002-01
	      фундаментных блоков, опорных плит с постелью
	16150,60 
	3832,64 
	9744,67 
	1271,53 
	2573,29 
	413 

	(403-9022)
	  Конструкции сборные железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	37-04-002-02
	      фундаментных блоков, опорных плит без постели
	13045,67 
	2681,92 
	9744,67 
	1271,53 
	619,08 
	289 

	(403-9022)
	  Конструкции сборные железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	37-04-002-03
	      лотков с заделкой стыков цементным раствором
	17034,63 
	5919,85 
	10335,34 
	1354,19 
	779,44 
	601 

	(403-9022)
	  Конструкции сборные железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	37-04-002-04
	      лотков с заделкой стыков резиной
	22040,13 
	5919,85 
	10340,28 
	1354,59 
	5780,00 
	601 

	(403-9022)
	  Конструкции сборные железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	37-04-002-05
	      лотков с заделкой стыков паклей
	19924,80 
	5919,85 
	10409,07 
	1375,63 
	3595,88 
	601 

	(403-9022)
	  Конструкции сборные железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	37-04-002-06
	      стенок, открылок, диафрагм, оголовков с заделкой стыков цементным раствором
	36800,16 
	6864,48 
	16871,95 
	2195,10 
	13063,73 
	681 

	(403-9022)
	  Конструкции сборные железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	37-04-002-07
	      стенок, открылок, диафрагм, оголовков с заделкой стыков паклей
	41875,49 
	8840,16 
	16957,79 
	2217,80 
	16077,54 
	877 

	(403-9022)
	  Конструкции сборные железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	37-04-002-08
	      колодцев с заделкой стыков цементным раствором
	36233,50 
	8023,08 
	14244,63 
	1820,71 
	13965,79 
	834 

	(403-9022)
	  Конструкции сборные железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	37-04-002-09
	      колодцев с заделкой стыков паклей
	40746,37 
	10687,82 
	14628,24 
	1887,75 
	15430,31 
	1111 

	(403-9022)
	  Конструкции сборные железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	37-04-002-10
	      седел, насадок
	23918,84 
	7138,04 
	12724,52 
	1680,20 
	4056,28 
	742 

	(403-9022)
	  Конструкции сборные железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	37-04-002-11
	      стоек, опор, рам
	52005,04 
	15709,46 
	34576,59 
	4714,99 
	1718,99 
	1633 

	(403-9022)
	  Конструкции сборные железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	37-04-002-12
	      плит перекрытий
	12106,00 
	3232,32 
	7251,39 
	914,35 
	1622,29 
	336 

	(403-9022)
	  Конструкции сборные железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	37-04-002-13
	      труб
	24377,06 
	5425,68 
	12326,99 
	1618,90 
	6624,39 
	564 

	(403-9022)
	  Конструкции сборные железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	Таблица 37-04-003. Арматура для сооружений на оросительных и осушительных каналах 

   

	
	Измеритель: 100 т арматуры

	
	Установка для сооружений на оросительных и осушительных каналах:

	37-04-003-01
	      армосеток и армокаркасов
	698629,49 
	15805,44 
	26252,49 
	3102,95 
	656571,56 
	1568 

	37-04-003-02
	      арматуры из отдельных стержней
	749340,47 
	34624,80 
	55933,50 
	7127,30 
	658782,17 
	3435 

	37-04-003-03
	      выпусков и анкеров
	672055,01 
	18652,11 
	2670,03 
	230,35 
	650732,87 
	2283 

	Таблица 37-04-004. Конструкции подземной части мелиоративных насосных станций из монолитного бетона и железобетона при объеме по сооружению в целом до 10000 м3 

   

	
	Измеритель: 100 м3 бетона в конструкции

	
	Устройство конструкций подземной части мелиоративных насосных станций из монолитного бетона и железобетона:

	37-04-004-01
	      плитных (фундаментных) оснований
	64093,83 
	4779,20 
	2460,69 
	212,99 
	56853,94 
	515 

	37-04-004-02
	      стен
	76914,70 
	5549,44 
	4526,69 
	343,30 
	66838,57 
	598 

	37-04-004-03
	      колонн
	131501,05 
	19088,96 
	11034,65 
	795,89 
	101377,44 
	2057 

	37-04-004-04
	      перекрытий
	92857,01 
	12565,12 
	8076,10 
	612,33 
	72215,79 
	1354 
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