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Часть 40. Деревянные конструкции гидротехнических сооружений
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	Раздел 1. РЯЖИ 

   

	Таблица 40-01-001. Рубка ряжей из бревен 

   

	
	Измеритель: 1 м3 древесины в конструкции

	
	Рубка ряжей из бревен:

	40-01-001-01
	      насухо на месте установки
	1262,01 
	179,49 
	204,62 
	22,36 
	877,90 
	20,1 

	40-01-001-02
	      на стапеле с достройкой на плаву
	1426,03 
	210,68 
	295,93 
	30,30 
	919,42 
	23 

	40-01-001-03
	      на льду у места установки
	1306,88 
	214,71 
	190,03 
	18,44 
	902,14 
	23,44 

	Таблица 40-01-002. Установка ряжей 

   

	
	Измеритель: 1 установка 1 ряжа

	
	Установка ряжей объемом по наружному обмеру:

	40-01-002-01
	      до 400 м3
	13445,85 
	1367,52 
	10341,61 
	862,43 
	1736,72 
	162,8 

	40-01-002-02
	      свыше 400 м3
	18464,54 
	1813,48 
	14708,39 
	1164,92 
	1942,67 
	215,89 

	Таблица 40-01-003. Загрузка камнем ряжей и ряжевых перемычек кранами 

   

	
	Измеритель: 100 м3 камня

	
	Загрузка камнем ряжей и ряжевых перемычек кранами:

	40-01-003-01
	      плавучими с барж
	32617,43 
	236,77 
	6015,75 
	501,69 
	26364,91 
	28,98 

	40-01-003-02
	      сухопутными с берега
	29185,45 
	177,45 
	2643,09 
	168,77 
	26364,91 
	21,72 

	Раздел 2. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА ПРИ РУБКЕ РЯЖЕЙ 

   

	Таблица 40-01-006. Устройство и разборка берегового стапеля 

   

	
	Измеритель: 1 шт.

	40-01-006-01
	Устройство берегового стапеля
	21039,27 
	1615,54 
	1262,05 
	91,19 
	18161,68 
	178,71 

	40-01-006-02
	Разборка берегового стапеля
	1670,93 
	424,27 
	1246,66 
	92,82 
	0,00 
	51,93 

	Таблица 40-01-007. Устройство и разборка спускового стапеля 

   

	
	Измеритель: 10 м стапеля

	40-01-007-01
	Устройство спускового стапеля
	14397,87 
	1139,50 
	4028,95 
	311,85 
	9229,42 
	124,4 

	40-01-007-02
	Разборка спускового стапеля
	2095,80 
	710,42 
	1385,38 
	128,03 
	0,00 
	83,09 

	Раздел 3. ПЕРЕМЫЧКИ РЯЖЕВЫЕ 

   

	Таблица 40-01-010. Устройство перемычек ряжевых 

   

	
	Измеритель: 1 м3 древесины в конструкции

	
	Устройство перемычек ряжевых с рубкой ряжей:

	40-01-010-01
	      на стапеле с дорубкой на плаву
	1421,65 
	70,24 
	44,40 
	2,26 
	1307,01 
	7,48 

	40-01-010-02
	      на льду у места установка
	1427,80 
	94,47 
	38,05 
	2,96 
	1295,28 
	10,18 

	40-01-010-03
	      насухо на месте установки
	1388,97 
	82,18 
	19,52 
	0,00 
	1287,27 
	8,65 

	Раздел 4. ПОЛЫ И ОБШИВКА СТЕН ПЛОТИН И ШЛЮЗОВ 

   

	Таблица 40-01-012. Устройство полов и обшивка стен гидротехнических сооружений 

   

	
	Измеритель: 100 м2 устройства пола

	
	Устройство одиночных полов гидротехнических сооружений:

	40-01-012-01
	      из бревен
	24226,29 
	1808,55 
	1502,55 
	123,98 
	20915,19 
	197,44 

	40-01-012-02
	      из брусьев
	49841,29 
	108,27 
	736,85 
	43,22 
	48996,17 
	11,82 

	40-01-012-03
	      из пластин
	8189,78 
	740,96 
	365,60 
	23,31 
	7083,22 
	78,91 

	40-01-012-04
	      из досок
	9363,22 
	718,39 
	277,17 
	16,94 
	8367,66 
	75,62 

	
	Устройство двойных полов гидротехнических сооружений:

	40-01-012-05
	      из пластин и досок
	16799,04 
	1965,93 
	624,58 
	44,04 
	14208,53 
	206,94 

	40-01-012-06
	      из досок
	18083,30 
	1753,77 
	451,98 
	28,32 
	15877,55 
	191,46 

	
	Измеритель: 100 м2 обшивки стен

	
	Устройство обшивки стен гидротехнических сооружений:

	40-01-012-07
	      пластинами
	9224,44 
	1278,24 
	410,90 
	23,31 
	7535,30 
	143,14 

	40-01-012-08
	      досками
	7277,07 
	633,76 
	251,76 
	11,65 
	6391,55 
	70,97 

	Раздел 5. ОТБОЙНЫЕ УСТРОЙСТВА РЕЧНЫХ ПРИЧАЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ 

   

	Таблица 40-01-015. Установка отбойных устройств речных причальных сооружений в виде деревянной рамы 

   

	
	Измеритель: 1 м3 древесины в конструкции

	40-01-015-01
	Установка отбойных устройств речных причальных сооружений в виде деревянной рамы
	4695,29 
	248,59 
	2470,36 
	193,69 
	1976,34 
	24,3 

	Таблица 40-01-016. Установка отбойных устройств речных причальных сооружений в виде деревянных кранцев с амортизаторами из автопокрышек 

   

	
	Измеритель: 1 кранец

	
	Установка отбойных устройств речных причальных сооружений в виде деревянных кранцев с амортизаторами из автопокрышек:

	40-01-016-01
	      при длине секции 4 м
	5326,46 
	195,47 
	450,61 
	37,45 
	4680,38 
	21,34 

	40-01-016-02
	      при длине секции 5 м
	7427,55 
	293,94 
	491,73 
	40,99 
	6641,88 
	32,09 

	Таблица 40-01-017. Установка отбойных устройств речных причальных сооружений в виде металлической рамы из труб с амортизаторами из автопокрышек 

   

	
	Измеритель: 1 т общей массы отбойного устройства

	
	Установка отбойных устройств речных причальных сооружений в виде металлической рамы из труб с амортизаторами из автопокрышек:

	40-01-017-01
	      одинарных
	10854,27 
	73,68 
	379,33 
	28,11 
	10401,26 
	7,94 

	40-01-017-02
	      сдвоенных
	9481,86 
	111,36 
	289,83 
	21,74 
	9080,67 
	12 

	Таблица 40-01-018. Установка отбойных устройств речных причальных сооружений из резиновых труб 

   

	
	Измеритель: 1 т общей массы отбойного устройства

	
	Установка отбойных устройств речных причальных сооружений из резиновых труб диаметром:

	40-01-018-01
	      300 мм для причалов из сборных железобетонных конструкций
	10625,32 
	85,28 
	3985,70 
	306,61 
	6554,34 
	9,55 

	40-01-018-02
	      400 мм для причалов из сборных железобетонных конструкций
	8582,67 
	65,99 
	2978,17 
	224,81 
	5538,51 
	7,39 

	40-01-018-03
	      300 мм для причалов из металлического шпунта
	14247,48 
	126,81 
	6489,37 
	490,12 
	7631,30 
	14,2 

	40-01-018-04
	      400 мм для причалов из металлического шпунта
	8774,93 
	61,35 
	3168,05 
	238,61 
	5545,53 
	6,87 

	40-01-018-05
	      300 мм для набережных с высокой надстройкой из монолитного бетона
	6037,58 
	20,63 
	584,84 
	44,83 
	5432,11 
	2,31 

	40-01-018-06
	      400 мм для набережных с высокой надстройкой из монолитного бетона
	5256,05 
	19,91 
	588,11 
	44,83 
	4648,03 
	2,23 

	Раздел 6. ОТБОЙНЫЕ УСТРОЙСТВА МОРСКИХ ПРИЧАЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ 

   

	Таблица 40-01-022. Установка отбойных устройств морских причальных сооружений в виде деревянной рамы 

   

	
	Измеритель: 1 м3 древесины в конструкции

	40-01-022-01
	Установка отбойных устройств морских причальных сооружений в виде деревянной рамы
	2165,44 
	159,22 
	85,83 
	4,20 
	1920,39 
	16,76 

	(103-9012)
	  Трубы стальные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,38)  
	-  

	Таблица 40-01-023. Навеска отбойных устройств береговыми кранами в закрытой акватории 

   

	
	Измеритель: 1 отбойное устройство

	
	Навеска береговыми кранами в закрытой акватории отбойных устройств в виде:

	40-01-023-01
	      горизонтальных резиновых цилиндров диаметром 1000 мм, длиной 1500 мм на цепях
	26012,68 
	28,93 
	97,07 
	10,70 
	25886,68 
	3,24 

	40-01-023-02
	      горизонтальных резиновых цилиндров диаметром 400 мм, длиной 2000 мм на цепях
	7335,23 
	29,74 
	91,35 
	10,43 
	7214,14 
	3,33 

	40-01-023-03
	      металлических рам с амортизаторами из 6-ти отбойных резиновых устройств диаметром 400 мм, длиной 500 мм
	17902,50 
	156,64 
	477,74 
	47,43 
	17268,12 
	15,54 

	40-01-023-04
	      металлических рам с резиновыми полуцилиндрами диаметром 400 мм, длиной 2000 мм
	4572,57 
	50,20 
	147,86 
	16,40 
	4374,51 
	4,98 

	40-01-023-05
	      пакетов из 4-х отбойных резиновых устройств диаметром 400 мм, длиной 2000 мм
	25325,77 
	32,15 
	122,42 
	13,14 
	25171,20 
	3,6 

	40-01-023-06
	      автопокрышек с сердечником из отбойного резинового устройства диаметром 400 мм, длиной 2000 мм
	9556,42 
	179,40 
	1035,57 
	124,39 
	8341,45 
	20,09 

	40-01-023-07
	      автопокрышек с сердечником из отбойного резинового устройства диаметром 400 мм, длиной 1000 мм
	5669,68 
	89,30 
	501,26 
	60,30 
	5079,12 
	10 

	40-01-023-08
	      автопокрышек с сердечником из 3-х отбойных резиновых устройств диаметром 300 мм, длиной 1500 мм
	11305,95 
	116,98 
	633,75 
	74,66 
	10555,22 
	13,1 

	40-01-023-09
	      автопокрышек с сердечником из 3-х отбойных резиновых устройств диаметром 300 мм, длиной 2000 мм
	14187,66 
	153,51 
	833,60 
	98,24 
	13200,55 
	17,19 

	40-01-023-10
	      автопокрышек с сердечником из 3-х отбойных резиновых устройств диаметром 400 мм, длиной 3000 мм
	20012,34 
	248,97 
	1215,42 
	143,22 
	18547,95 
	27,88 

	Таблица 40-01-024. Навеска отбойных устройств плавучими кранами в закрытой акватории 

   

	
	Измеритель: 1 отбойное устройство

	
	Навеска плавучими кранами в закрытой акватории отбойных устройств в виде:

	40-01-024-01
	      горизонтальных резиновых цилиндров диаметром 1000 мм, длиной 1500 мм на цепях
	26625,13 
	34,99 
	703,46 
	82,89 
	25886,68 
	3,42 

	40-01-024-02
	      горизонтальных резиновых цилиндров диаметром 400 мм, длиной 2000 мм на цепях
	7849,20 
	29,74 
	605,32 
	71,64 
	7214,14 
	3,33 

	40-01-024-03
	      металлических рам с амортизаторами из 6-ти отбойных резиновых устройств диаметром 400 мм, длиной 500 мм
	18152,41 
	156,64 
	727,65 
	76,77 
	17268,12 
	15,54 

	40-01-024-04
	      металлических рам с резиновыми полуцилиндрами диаметром 400 мм, длиной 2000 мм
	4886,43 
	50,20 
	461,72 
	53,64 
	4374,51 
	4,98 

	40-01-024-05
	      пакетов из 4-х отбойных резиновых устройств диаметром 400 мм, длиной 2000 мм
	25932,16 
	32,15 
	728,81 
	85,34 
	25171,20 
	3,6 

	40-01-024-06
	      автопокрышек с сердечником из отбойного резинового устройства диаметром 400 мм, длиной 2000 мм
	10090,68 
	179,40 
	1569,83 
	187,97 
	8341,45 
	20,09 

	40-01-024-07
	      автопокрышек с сердечником из отбойного резинового устройства диаметром 400 мм, длиной 1000 мм
	6120,57 
	89,30 
	1016,34 
	121,59 
	5014,93 
	10 

	40-01-024-08
	      автопокрышек с сердечником из 3-х отбойных резиновых устройств диаметром 300 мм, длиной 1500 мм
	11912,34 
	116,98 
	1240,14 
	146,81 
	10555,22 
	13,1 

	40-01-024-09
	      автопокрышек с сердечником из 3-х отбойных резиновых устройств диаметром 300 мм, длиной 2000 мм
	14938,32 
	153,51 
	1584,26 
	187,47 
	13200,55 
	17,19 

	40-01-024-10
	      автопокрышек с сердечником из 3-х отбойных резиновых устройств диаметром 400 мм, длиной 3000 мм
	20890,62 
	222,18 
	2120,49 
	250,88 
	18547,95 
	24,88 

	Таблица 40-01-025. Навеска отбойных устройств плавучими кранами в открытой акватории 

   

	
	Измеритель: 1 отбойное устройство

	
	Навеска плавучими кранами в открытой акватории отбойных устройств в виде:

	40-01-025-01
	      горизонтальных резиновых цилиндров диаметром 1000 мм, длиной 1500 мм на цепях
	27813,49 
	30,54 
	1896,27 
	150,02 
	25886,68 
	3,42 

	40-01-025-02
	      горизонтальных резиновых цилиндров диаметром 400 мм, длиной 2000 мм на цепях
	8860,05 
	29,74 
	1616,17 
	128,57 
	7214,14 
	3,33 

	40-01-025-03
	      металлических рам с амортизаторами из 6-ти отбойных резиновых устройств диаметром 400 мм, длиной 500 мм
	18637,62 
	156,64 
	1212,86 
	104,13 
	17268,12 
	15,54 

	40-01-025-04
	      металлических рам с резиновыми полуцилиндрами диаметром 400 мм, длиной 2000 мм
	5492,95 
	50,20 
	1068,24 
	87,84 
	4374,51 
	4,98 

	40-01-025-05
	      пакетов из 4-х отбойных резиновых устройств диаметром 400 мм, длиной 2000 мм
	27124,97 
	32,15 
	1921,62 
	152,51 
	25171,20 
	3,6 

	40-01-025-06
	      автопокрышек с сердечником из отбойного резинового устройства диаметром 400 мм, длиной 2000 мм
	11141,97 
	179,40 
	2621,12 
	247,24 
	8341,45 
	20,09 

	40-01-025-07
	      автопокрышек с сердечником из 3-х отбойных резиновых устройств диаметром 300 мм, длиной 2000 мм
	7130,05 
	89,30 
	2027,20 
	178,53 
	5013,55 
	10 

	40-01-025-08
	      автопокрышек с сердечником из 3-х отбойных резиновых устройств диаметром 300 мм, длиной 1500 мм
	13105,15 
	116,98 
	2432,95 
	213,99 
	10555,22 
	13,1 

	40-01-025-09
	      автопокрышек с сердечником из 3-х отбойных резиновых устройств диаметром 300 мм, длиной 2000 мм
	16414,17 
	153,51 
	3060,11 
	270,69 
	13200,55 
	17,19 

	40-01-025-10
	      автопокрышек с сердечником из 3-х отбойных резиновых устройств диаметром 400 мм, длиной 3000 мм
	22669,72 
	222,18 
	3899,59 
	351,22 
	18547,95 
	24,88 

	Раздел 7. ДЕРЕВЯННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ 

   

	Таблица 40-01-029. Установка насадок, прогонов и схваток гидротехнических сооружений 

   

	
	Измеритель: 1 м3 древесины в конструкции

	40-01-029-01
	Установка насадок, прогонов и схваток гидротехнических сооружений
	4925,72 
	261,14 
	3216,78 
	304,11 
	1447,80 
	27,81 

	Таблица 40-01-030. Устройство верхнего строения деревянных свайных причалов и колесоотбойного бруса 

   

	
	Измеритель: 1 м3 древесины в конструкции

	
	Устройство:

	40-01-030-01
	      верхнего строения деревянных свайных причалов
	3851,11 
	141,41 
	2790,24 
	264,89 
	919,46 
	15,06 

	40-01-030-02
	      колесоотбойного бруса с воды
	4329,78 
	85,28 
	2395,56 
	228,37 
	1848,94 
	9,19 

	40-01-030-03
	      колесоотбойного бруса с берега
	2314,95 
	96,51 
	71,12 
	0,95 
	2147,32 
	10,4 
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Таблица 40-01-012. Устройство полов и обшивка стен гидротехнических сооружений
4
Раздел 5. ОТБОЙНЫЕ УСТРОЙСТВА РЕЧНЫХ ПРИЧАЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ
4
Таблица 40-01-015. Установка отбойных устройств речных причальных сооружений в виде деревянной рамы
4
Таблица 40-01-016. Установка отбойных устройств речных причальных сооружений в виде деревянных кранцев с амортизаторами из автопокрышек
4
Таблица 40-01-017. Установка отбойных устройств речных причальных сооружений в виде металлической рамы из труб с амортизаторами из автопокрышек
4
Таблица 40-01-018. Установка отбойных устройств речных причальных сооружений из резиновых труб
5
Раздел 6. ОТБОЙНЫЕ УСТРОЙСТВА МОРСКИХ ПРИЧАЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ
5
Таблица 40-01-022. Установка отбойных устройств морских причальных сооружений в виде деревянной рамы
5
Таблица 40-01-023. Навеска отбойных устройств береговыми кранами в закрытой акватории
5
Таблица 40-01-024. Навеска отбойных устройств плавучими кранами в закрытой акватории
6
Таблица 40-01-025. Навеска отбойных устройств плавучими кранами в открытой акватории
7
Раздел 7. ДЕРЕВЯННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ
7
Таблица 40-01-029. Установка насадок, прогонов и схваток гидротехнических сооружений
7
Таблица 40-01-030. Устройство верхнего строения деревянных свайных причалов и колесоотбойного бруса
7
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