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Часть 41. Гидроизоляционные работы в гидротехнических сооружениях
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	Раздел 1. ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ В РЕЧНЫХ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЯХ 

   

	Подраздел 1.1 ШТУКАТУРНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ 

   

	Таблица 41-01-001. Штукатурная изоляция бетонных поверхностей асфальтовыми материалами 

   

	
	Измеритель: 100 м2 изолируемой поверхности

	
	Штукатурная изоляция горизонтальной бетонной поверхности литым асфальтом в два слоя:

	41-01-001-01
	      по 10 мм
	3367,55 
	399,63 
	82,65 
	11,97 
	2885,27 
	46,74 

	41-01-001-02
	      по 20 мм
	6168,67 
	429,81 
	82,65 
	11,97 
	5656,21 
	50,27 

	
	Штукатурная изоляция вертикальной бетонной поверхности мастикой асфальтовой:

	41-01-001-03
	      в два слоя по 5 мм
	4260,05 
	939,41 
	619,75 
	45,66 
	2700,89 
	101,23 

	41-01-001-04
	      в три слоя по 5 мм
	5857,26 
	988,13 
	882,80 
	64,46 
	3986,33 
	106,48 

	41-01-001-05
	      в четыре слоя по 5 мм
	7450,11 
	1035,74 
	1126,92 
	81,97 
	5287,45 
	111,61 

	Подраздел 1.2 ОКЛЕЕЧНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ 

   

	Таблица 41-01-004. Оклеечная изоляция бетонных поверхностей материалами на битумных вяжущих 

   

	
	Измеритель: 100 м2 изолируемой поверхности

	
	Оклеечная изоляция горизонтальной бетонной поверхности:

	41-01-004-01
	      рулонным материалом в два слоя
	5522,88 
	822,51 
	156,19 
	12,18 
	4544,18 
	93,68 

	41-01-004-02
	      рулонным материалом в три слоя
	7063,89 
	918,74 
	168,17 
	13,00 
	5976,98 
	104,64 

	41-01-004-03
	      асфальтовыми матами в один слой
	4241,86 
	451,38 
	95,56 
	8,12 
	3694,92 
	51,41 

	41-01-004-04
	      асфальтовыми матами в два слоя
	7488,31 
	589,50 
	144,76 
	11,64 
	6754,05 
	65,21 

	41-01-004-05
	      асфальтовыми матами в три слоя
	10733,67 
	712,08 
	152,33 
	12,18 
	9869,26 
	78,77 

	41-01-004-06
	      пропитанным войлоком в один слой
	10954,95 
	477,46 
	95,56 
	8,12 
	10381,93 
	54,38 

	
	Оклеечная изоляция вертикальной бетонной поверхности:

	41-01-004-07
	      рулонным материалом в два слоя
	6587,92 
	1887,55 
	156,19 
	12,18 
	4544,18 
	203,4 

	41-01-004-08
	      рулонным материалом в три слоя
	8231,94 
	2086,79 
	168,17 
	13,00 
	5976,98 
	224,87 

	41-01-004-09
	      асфальтовыми матами в один слой
	4443,24 
	652,76 
	95,56 
	8,12 
	3694,92 
	70,34 

	41-01-004-10
	      асфальтовыми матами в два слоя
	7793,77 
	894,96 
	144,76 
	11,64 
	6754,05 
	96,44 

	41-01-004-11
	      асфальтовыми матами в три слоя
	11164,14 
	1142,55 
	152,33 
	12,18 
	9869,26 
	123,12 

	41-01-004-12
	      пропитанным войлоком в один слой
	837,41 
	718,36 
	4,72 
	1,61 
	114,33 
	77,41 

	Таблица 41-01-005. Оклеечная изоляция бетонных поверхностей стеклотканью на полимерных вяжущих 

   

	
	Измеритель: 100 м2 изолируемой поверхности

	
	Оклеечная изоляция горизонтальной бетонной поверхности стеклотканью на полимерных вяжущих:

	41-01-005-01
	      в один слой
	8149,85 
	699,01 
	396,58 
	1,08 
	7054,26 
	73,58 

	41-01-005-02
	      в два слоя
	12657,42 
	849,11 
	409,34 
	1,76 
	11398,97 
	89,38 

	41-01-005-03
	      в три слоя
	16132,01 
	1017,26 
	417,70 
	2,17 
	14697,05 
	107,08 

	
	Оклеечная изоляция вертикальной бетонной поверхности стеклотканью на полимерных вяжущих:

	41-01-005-04
	      в один слой
	8880,07 
	1148,81 
	677,00 
	1,08 
	7054,26 
	116,63 

	41-01-005-05
	      в два слоя
	13527,43 
	1438,69 
	689,77 
	1,76 
	11398,97 
	146,06 

	41-01-005-06
	      в три слоя
	17145,22 
	1750,05 
	698,12 
	2,17 
	14697,05 
	177,67 

	Подраздел 1.3 ОКРАСОЧНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ 

   

	Таблица 41-01-008. Окрасочная изоляция бетонных поверхностей битумными материалами 

   

	
	Измеритель: 100 м2 изолируемой поверхности

	
	Окрасочная изоляция горизонтальной бетонной поверхности:

	41-01-008-01
	      разжиженным битумом в два слоя
	1699,69 
	349,70 
	79,11 
	27,04 
	1270,88 
	40,9 

	41-01-008-02
	      разжиженным битумом в три слоя
	2331,25 
	385,61 
	115,13 
	39,35 
	1830,51 
	45,1 

	41-01-008-03
	      горячим битумом в два слоя
	984,38 
	360,81 
	55,20 
	18,87 
	568,37 
	42,2 

	41-01-008-04
	      битумной эмульсией в два слоя
	923,47 
	288,64 
	0,00 
	0,00 
	634,83 
	35,9 

	
	Окрасочная изоляция вертикальной бетонной поверхности:

	41-01-008-05
	      разжиженным битумом в два слоя
	1791,56 
	478,65 
	4,72 
	1,61 
	1308,19 
	53,6 

	41-01-008-06
	      разжиженным битумом в три слоя
	2535,39 
	550,09 
	117,49 
	40,16 
	1867,81 
	61,6 

	41-01-008-07
	      горячим битумом в два слоя
	1082,99 
	509,90 
	4,72 
	1,61 
	568,37 
	57,1 

	41-01-008-08
	      битумной эмульсией в два слоя
	995,94 
	361,11 
	0,00 
	0,00 
	634,83 
	44,2 

	Таблица 41-01-009. Окрасочная изоляция бетонных поверхностей полимерными материалами 

   

	
	Измеритель: 100 м2 изолируемой поверхности

	41-01-009-01
	Окрасочная изоляция горизонтальной бетонной поверхности полимерными материалами в три слоя основного лака
	7905,65 
	595,46 
	411,43 
	0,00 
	6898,76 
	62,68 

	41-01-009-02
	Окрасочная изоляция вертикальной бетонной поверхности полимерными материалами в три слоя основного лака
	8477,21 
	886,60 
	691,85 
	0,00 
	6898,76 
	91,12 

	Подраздел 1.4 УПЛОТНЕНИЕ ДЕФОРМАЦИОННЫХ ШВОВ В НАПОРНЫХ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЯХ 

   

	Таблица 41-01-012. Уплотнение деформационного шва шпонками 

   

	
	Измеритель: 100 м уплотнения

	41-01-012-01
	Уплотнение деформационного шва горизонтальной шпонкой донной с металлической диафрагмой без прогрева, площадь сечения шпонки 0,05 м2
	36922,92 
	3474,72 
	653,03 
	13,94 
	32795,17 
	339,66 

	
	Уплотнение деформационного шва вертикальной шпонкой с металлической диафрагмой:

	41-01-012-02
	      без прогрева, площадь сечения шпонки 0,04 м2
	21083,12 
	4886,46 
	2206,16 
	610,88 
	13990,50 
	477,66 

	41-01-012-03
	      с электропрогревом, площадь сечения шпонки 0,24 м2
	115561,37 
	10356,03 
	4050,96 
	821,20 
	101154,38 
	1012,32 

	41-01-012-04
	      с электропрогревом, площадь сечения шпонки 0,48 м2
	136480,38 
	11951,53 
	3730,15 
	667,98 
	120798,70 
	1151,4 

	41-01-012-05
	      с электропрогревом, площадь сечения шпонки 0,8 м2
	213458,31 
	14673,17 
	3816,23 
	674,94 
	194968,91 
	1413,6 

	
	Уплотнение деформационного шва вертикальной шпонкой с железобетонным брусом с электропрогревом, площадь сечения шпонки:

	41-01-012-06
	      0,98 м2
	303433,66 
	29272,12 
	12799,54 
	4262,20 
	261362,00 
	2861,4 

	41-01-012-07
	      0,6 м2
	186614,71 
	21575,07 
	8366,91 
	2771,50 
	156672,73 
	2109 

	Таблица 41-01-013. Уплотнение деформационных швов 

   

	
	Измеритель: 100 м уплотнения

	
	Уплотнение деформационного шва прочими вертикальными уплотнениями:

	41-01-013-01
	      из стальной диафрагмы
	7629,88 
	2061,12 
	1153,48 
	304,20 
	4415,28 
	182,4 

	41-01-013-02
	      из просмоленного каната
	28842,28 
	292,39 
	213,02 
	71,58 
	28336,87 
	31,92 

	41-01-013-03
	      из досок
	14411,91 
	2057,15 
	1214,55 
	412,55 
	11140,21 
	224,58 

	41-01-013-04
	      из деревянных брусьев
	11812,66 
	1326,18 
	724,12 
	213,14 
	9762,36 
	144,78 

	41-01-013-05
	      из резиновой диафрагмы
	28027,01 
	1054,82 
	45,32 
	2,30 
	26926,87 
	103,11 

	Подраздел 1.5 ИЗГОТОВЛЕНИЕ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ 

   

	Таблица 41-01-016. Приготовление битумов, эмульсии, пасты, мастики, литого асфальта, эпоксидно-каменноугольных композиций 

   

	
	Измеритель: 1 т

	
	Приготовление:

	41-01-016-01
	      горячего битума
	1958,19 
	125,89 
	377,40 
	65,59 
	1454,90 
	12,64 

	41-01-016-02
	      разжиженного битума РБ-1
	5135,67 
	54,27 
	205,86 
	46,23 
	4875,54 
	5,78 

	41-01-016-03
	      разжиженного битума РБ-2
	3373,59 
	101,60 
	322,15 
	68,89 
	2949,84 
	10,82 

	41-01-016-04
	      битумной эмульсии
	2726,86 
	117,46 
	324,54 
	51,96 
	2284,86 
	12,21 

	41-01-016-05
	      разжиженной битумной пасты
	11745,21 
	53,90 
	182,16 
	31,41 
	11509,15 
	5,74 

	41-01-016-06
	      горячей асфальтовой мастики АМ-1
	1172,58 
	90,80 
	272,96 
	43,59 
	808,82 
	9,67 

	41-01-016-07
	      горячей асфальтовой мастики АМ-2
	1515,34 
	90,80 
	272,96 
	43,59 
	1151,58 
	9,67 

	41-01-016-08
	      горячей асфальтовой мастики АМ-3
	1673,55 
	102,35 
	327,93 
	55,15 
	1243,27 
	10,9 

	41-01-016-09
	      холодной асфальтовой мастики
	1006,07 
	86,20 
	217,24 
	42,19 
	702,63 
	9,18 

	41-01-016-10
	      литого асфальта
	720,90 
	75,50 
	240,00 
	39,42 
	405,40 
	8,04 

	41-01-016-11
	      эпоксидно-каменноугольной композиции грунта
	28612,63 
	436,75 
	302,63 
	172,11 
	27873,25 
	43,85 

	41-01-016-12
	      эпоксидно-каменноугольной композиции лака
	32159,28 
	494,51 
	315,67 
	182,68 
	31349,10 
	49,65 

	41-01-016-13
	      эпоксидно-каменноугольной композиции эмали
	32079,96 
	457,56 
	307,02 
	175,67 
	31315,38 
	45,94 

	Таблица 41-01-017. Изготовление пропитанного войлока и асфальтовых матов 

   

	
	Измеритель: 100 м2

	
	Изготовление:

	41-01-017-01
	      пропитанного войлока
	7640,57 
	201,69 
	136,71 
	21,77 
	7302,17 
	21,23 

	41-01-017-02
	      асфальтовых матов на мешковине
	2202,67 
	253,47 
	316,93 
	52,84 
	1632,27 
	26,05 

	41-01-017-03
	      асфальтовых матов на стеклоткани
	2585,75 
	246,07 
	300,82 
	49,67 
	2038,86 
	25,29 

	Раздел 2. ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ В МОРСКИХ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЯХ 

   

	Подраздел 2.1 ОКРАСОЧНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ 

   

	Таблица 41-02-001. Покрытие бетонной поверхности эпоксидной смолой 

   

	
	Измеритель: 100 м2 изолируемой поверхности

	41-02-001-01
	Покрытие бетонной поверхности эпоксидной смолой
	6093,09 
	282,88 
	2096,93 
	174,36 
	3713,28 
	34 


	Таблица 41-02-002. Покрытие стального шпунта каменноугольным лаком 

   

	
	Измеритель: 1 т шпунта

	41-02-002-01
	Покрытие стального шпунта каменноугольным лаком
	72,86 
	23,39 
	22,12 
	2,57 
	27,35 
	2,64 

	Подраздел 2.2 ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ БИТУМНО-ШЛАКОВОЙ СМЕСЬЮ (БШС) 

   

	Таблица 41-02-008. Устройство теплоизоляционных конструкций с использованием битумно-шлаковой смеси (БШС) 

   

	
	Измеритель: 1 м3 битумно-шлаковой смеси в конструкции

	
	Устройство теплоизоляционных конструкций с использованием битумно-шлаковой смеси (БШС):

	41-02-008-01
	      плит
	9477,60 
	170,86 
	396,93 
	80,37 
	8909,81 
	18,9 

	41-02-008-02
	      экранов
	2162,60 
	160,83 
	410,84 
	80,50 
	1590,93 
	18,81 

	Таблица 41-02-009. Устройство защитного пояса для свай-оболочек диаметром до 2 м с использованием битумно-шлаковой смеси (БШС) 

   

	
	Измеритель: 1 м3 битумно-шлаковой смеси в конструкции

	
	Устройство защитного пояса для свай-оболочек диаметром до 2 м с использованием битумно-шлаковой смеси (БШС) в условиях:

	41-02-009-01
	      закрытой акватории
	7252,32 
	252,13 
	1469,97 
	206,67 
	5530,22 
	27,89 

	41-02-009-02
	      открытого побережья (открытого рейда)
	8741,39 
	252,13 
	2743,21 
	312,90 
	5746,05 
	27,89 

	Таблица 41-02-010. Погрузка и перемещение готовых конструкций защитных поясов плавучими средствами 

   

	
	Измеритель: 10 защитных поясов для свай-оболочек диаметром до 2 м

	
	Погрузка и перемещение готовых конструкций защитных поясов плавучими средствами на первый километр в условиях:

	41-02-010-01
	      закрытой акватории
	774,14 
	39,44 
	734,70 
	130,04 
	0,00 
	4,1 

	41-02-010-02
	      открытого побережья (открытого рейда)
	3262,00 
	39,44 
	3222,56 
	641,74 
	0,00 
	4,1 

	
	На каждый последующий километр перемещения добавлять:

	41-02-010-03
	      к расценке 41-02-010-01
	3,80 
	0,00 
	3,80 
	0,61 
	0,00 
	 

	41-02-010-04
	      к расценке 41-02-010-02
	6,09 
	0,00 
	6,09 
	1,19 
	0,00 
	 

	Подраздел 2.3 ОКЛЕЕЧНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ 

   

	Таблица 41-02-015. Устройство оклеечной изоляции резиновыми рулонными пластинами 

   

	
	Измеритель: 100 м изолируемого шва

	
	Устройство оклеечной изоляции резиновыми рулонными пластинами в условиях:

	41-02-015-01
	      закрытой акватории между лицевыми панелями
	31601,81 
	851,48 
	13194,55 
	2219,04 
	17555,78 
	94,19 

	41-02-015-02
	      закрытой акватории между фундаментными панелями
	134405,84 
	983,46 
	41598,68 
	6251,39 
	91823,70 
	108,79 

	41-02-015-03
	      условиях открытого побережья (открытого рейда) в оголовках
	22455,70 
	623,67 
	41,63 
	2,30 
	21790,40 
	68,99 

	41-02-015-04
	      условиях открытого побережья (открытого рейда) между лицевыми панелями
	51352,55 
	851,48 
	32945,29 
	3269,67 
	17555,78 
	94,19 

	41-02-015-05
	      условиях открытого побережья (открытого рейда) между фундаментными панелями
	200226,49 
	983,46 
	107419,33 
	9833,00 
	91823,70 
	108,79 

	Подраздел 2.4 ПОКРЫТИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ ГРУНТОВКАМИ, ЭМАЛЯМИ, ЛАКАМИ И КРАСКАМИ 

   

	Таблица 41-02-020. Огрунтовка свай и анкерных плит из стального шпунта 

   

	
	Измеритель: 100 т конструкций

	
	Огрунтовка свай и анкерных плит из стального шпунта:

	41-02-020-01
	      грунтовкой ФЛ-03К в два слоя
	15799,15 
	1901,74 
	2956,38 
	291,50 
	10941,03 
	210,37 

	41-02-020-02
	      грунтовкой ВЛ-02 в один слой
	11041,64 
	1714,53 
	2952,03 
	291,50 
	6375,08 
	189,66 

	41-02-020-03
	      грунтовкой ЭП-057 в один слой
	25917,19 
	1724,38 
	2956,38 
	291,50 
	21236,43 
	190,75 

	41-02-020-04
	      грунтом этинолевым в один слой
	9847,66 
	1714,53 
	2952,03 
	291,50 
	5181,10 
	189,66 

	Таблица 41-02-021. Огрунтовка распределительных поясов 

   

	
	Измеритель: 100 т конструкций

	
	Огрунтовка распределительных поясов:

	41-02-021-01
	      грунтовкой ФЛ-03К в два слоя
	19387,85 
	1481,20 
	2747,02 
	243,65 
	15159,63 
	163,85 

	41-02-021-02
	      грунтовкой ВЛ-02 в один слой
	12721,77 
	1182,43 
	2749,01 
	243,75 
	8790,33 
	130,8 

	41-02-021-03
	      грунтовкой ЭП-057 в один слой
	32393,79 
	1214,98 
	2758,70 
	244,40 
	28420,11 
	134,4 

	41-02-021-04
	      грунтом этинолевым в один слой
	10835,97 
	1182,43 
	2749,01 
	243,75 
	6904,53 
	130,8 

	Таблица 41-02-022. Окраска свай и анкерных плит из стального шпунта 

   

	
	Измеритель: 100 т конструкций

	
	Окраска свай и анкерных плит из стального шпунта:

	41-02-022-01
	      эмалью ПФ-167 в два слоя
	11077,97 
	479,17 
	944,62 
	111,52 
	9654,18 
	49,81 

	41-02-022-02
	      эмалью ПФ-115 в два слоя
	5596,23 
	479,17 
	944,62 
	111,52 
	4172,44 
	49,81 

	41-02-022-03
	      эмалью ЭП-1155 в два слоя
	37468,50 
	482,35 
	965,15 
	111,52 
	36021,00 
	50,14 

	41-02-022-04
	      эмалью ЭП-5116 в два слоя
	19719,82 
	482,35 
	965,15 
	111,52 
	18272,32 
	50,14 

	41-02-022-05
	      эмалью ХВ-785-в один слой
	4089,39 
	240,12 
	470,21 
	55,69 
	3379,06 
	24,96 

	41-02-022-06
	      эмалью ЭП-46 в один слой
	8267,93 
	185,77 
	247,66 
	27,78 
	7834,50 
	18,86 

	41-02-022-07
	      лаком ХС-720 алюминиевым в два слоя
	9186,43 
	490,63 
	924,09 
	111,52 
	7771,71 
	49,81 

	41-02-022-08
	      лаком ХС-720 коричневым в четыре слоя
	17091,07 
	738,65 
	927,57 
	111,52 
	15424,85 
	74,99 

	41-02-022-09
	      краской ЭКЖ в четыре слоя
	6096,66 
	1188,50 
	925,83 
	111,52 
	3982,33 
	120,66 

	Таблица 41-02-023. Окраска распределительных поясов 

   

	
	Измеритель: 100 т конструкций

	
	Окраска распределительных поясов:

	41-02-023-01
	      эмалью ПФ-167 в два слоя
	13639,85 
	421,21 
	346,39 
	37,94 
	12872,25 
	42,29 

	41-02-023-02
	      эмалью ПФ-115 в два слоя
	6330,85 
	421,21 
	346,39 
	37,94 
	5563,25 
	42,29 

	41-02-023-03
	      эмалью ЭП-1155 в два слоя
	48781,53 
	425,59 
	373,50 
	37,94 
	47982,44 
	42,73 

	41-02-023-04
	      эмалью ЭП-5116 в два слоя
	25254,21 
	425,59 
	373,50 
	37,94 
	24455,12 
	42,73 

	41-02-023-05
	      эмалью ХВ-785-в один слой
	5134,12 
	257,27 
	171,42 
	18,97 
	4705,43 
	25,83 

	41-02-023-06
	      эмалью ЭП-46 в один слой
	11020,58 
	257,96 
	101,90 
	9,49 
	10660,72 
	25,9 

	41-02-023-07
	      лаком ХС-720 алюминиевым в два слоя
	11314,03 
	420,11 
	318,43 
	37,94 
	10575,49 
	42,18 

	41-02-023-08
	      лаком ХС-720 коричневым в четыре слоя
	21846,53 
	758,85 
	321,91 
	37,94 
	20765,77 
	76,19 

	41-02-023-09
	      краской ЭКЖ в четыре слоя
	7840,00 
	1373,28 
	321,04 
	37,94 
	6145,68 
	137,88 
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