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	Раздел 1. КРЕПЛЕНИЕ ОТКОСОВ РЕЧНЫХ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ И КАНАЛОВ 

   

	Подраздел 1.1 КРЕПЛЕНИЕ СКАЛЬНОЙ ПОРОДОЙ, КАМНЕМ, ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСЬЮ ИЛИ ЩЕБНЕМ 

   

	Таблица 42-01-001. Крепление откосов скальной породой или камнем 

   

	
	Измеритель: 100 м3 одежды

	
	Крепление откосов при уклоне 1:3 и положе скальной породой или камнем слоем толщиной:

	42-01-001-01
	      до 1 м
	390,44 
	30,58 
	331,36 
	59,72 
	28,50 
	3,61 

	(407-9085)
	  Грунт, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	42-01-001-02
	      до 2 м
	270,80 
	14,74 
	222,81 
	40,05 
	33,25 
	1,74 

	(407-9085)
	  Грунт, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	42-01-001-03
	      свыше 2 м
	331,68 
	16,09 
	187,33 
	32,68 
	128,26 
	1,9 

	(407-9085)
	  Грунт, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	
	Крепление откосов при уклоне круче, чем 1:3 скальной породой или камнем слоем толщиной:

	42-01-001-04
	      до 1 м
	2388,08 
	474,21 
	1885,37 
	163,54 
	28,50 
	51,1 

	(407-9085)
	  Грунт, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	42-01-001-05
	      до 2 м
	2200,73 
	282,11 
	1885,37 
	163,54 
	33,25 
	30,4 

	(407-9085)
	  Грунт, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	42-01-001-06
	      свыше 2 м
	2223,94 
	205,09 
	1890,59 
	163,54 
	128,26 
	22,1 

	(407-9085)
	  Грунт, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	Таблица 42-01-002. Устройство подстилающего слоя в откосах из песчано-гравийной смеси или щебня 

   

	
	Измеритель: 100 м3 подстилающего слоя

	
	Устройство подстилающего слоя в откосах при уклоне 1:3 и положе из песчано-гравийной смеси или щебня слоем толщиной:

	42-01-002-01
	      до 0,5 м
	405,66 
	71,39 
	282,02 
	50,47 
	52,25 
	8,35 

	(407-9085)
	  Грунт, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	42-01-002-02
	      до 1 м
	259,75 
	30,78 
	200,47 
	36,01 
	28,50 
	3,6 

	(407-9085)
	  Грунт, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	42-01-002-03
	Устройство подстилающего слоя в откосах круче, чем 1:3 из песчано-гравийной смеси или щебня слоем толщиной до 1 м
	2146,20 
	232,33 
	1885,37 
	163,54 
	28,50 
	25,7 

	(407-9085)
	  Грунт, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	Таблица 42-01-003. Крепление откосов песчано-гравийной смесью или щебнем 

   

	
	Измеритель: 100 м3 одежды

	
	Крепление откосов при уклоне 1:3 и положе песчано-гравийной смесью или щебнем слоем толщиной:

	42-01-003-01
	      до 0,2 м
	545,73 
	107,22 
	378,66 
	67,82 
	59,85 
	12,54 

	(407-9085)
	  Грунт, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	42-01-003-02
	      до 0,4 м
	362,91 
	62,42 
	264,39 
	47,43 
	36,10 
	7,3 

	(407-9085)
	  Грунт, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	Таблица 42-01-004. Крепление откосов камнем насухо 

   

	
	Измеритель: 100 м3 материала по проекту

	
	Крепление откосов камнем насухо с устройством одиночного мощения на подстилающем слое:

	42-01-004-01
	      из камня
	30490,98 
	3460,92 
	569,36 
	79,67 
	26460,70 
	302 

	42-01-004-02
	      из щебня или гравия
	31634,05 
	2532,66 
	569,36 
	79,67 
	28532,03 
	221 

	42-01-004-03
	      из песка
	8012,03 
	1352,28 
	569,36 
	79,67 
	6090,39 
	118 

	42-01-004-04
	Крепление откосов камнем насухо из каменной наброски
	28050,00 
	1019,94 
	569,36 
	79,67 
	26460,70 
	89 

	Таблица 42-01-005. Устройство каменной наброски в воду плавучими кранами 

   

	
	Измеритель: 100 м3 материала по проекту

	42-01-005-01
	Устройство каменной наброски в воду плавучими кранами
	33103,03 
	52,29 
	5819,34 
	609,79 
	27231,40 
	6,4 

	Таблица 42-01-006. Устройство подстилающего слоя из щебня (гравия, песка) насухо вручную 

   

	
	Измеритель: 100 м2 подстилающего слоя

	42-01-006-01
	Устройство подстилающего слоя из щебня (гравия, песка) насухо вручную слоем толщиной 20 см
	453,99 
	337,79 
	116,20 
	16,26 
	0,00 
	36,4 

	(408-9301)
	  Щебень, гравий, гравийно-песчаная смесь, песок, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(21)  
	-  

	42-01-006-02
	На каждые 5 см изменения толщины добавлять или исключать к расценке 42-01-006-01
	53,36 
	24,31 
	29,05 
	4,07 
	0,00 
	2,62 

	(408-9301)
	  Щебень, гравий, гравийно-песчаная смесь, песок, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(5,25)  
	-  

	Таблица 42-01-007. Устройство подстилающего слоя из щебня (гравия, песка) в воду плавучими кранами 

   

	
	Измеритель: 100 м3 подстилающего слоя

	42-01-007-01
	Устройство подстилающего слоя из щебня (гравия, песка) в воду плавучими кранами
	4784,57 
	94,77 
	4689,80 
	497,11 
	0,00 
	11,6 

	(408-9301)
	  Щебень, гравий, гравийно-песчаная смесь, песок, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(110)  
	-  

	Подраздел 1.2 КРЕПЛЕНИЕ МОНОЛИТНЫМ БЕТОНОМ И ЖЕЛЕЗОБЕТОНОМ 

   

	Таблица 42-01-008. Крепление дна и откосов монолитным железобетоном 

   

	
	Измеритель: 100 м3 бетона в конструкции

	
	Крепление дна и откосов монолитным железобетоном:

	42-01-008-01
	      кранами гусеничными 16 т при толщине крепления до 0,2 м
	56388,42 
	1766,68 
	1156,99 
	209,96 
	53464,75 
	199,4 

	42-01-008-02
	      кранами гусеничными 16 т при толщине крепления свыше 0,2 м
	54696,55 
	1274,64 
	1130,90 
	209,96 
	52291,01 
	141 

	42-01-008-03
	      кранами гусеничными 60 т при толщине крепления до 0,2 м
	57432,36 
	1746,31 
	2221,30 
	238,82 
	53464,75 
	197,1 


	42-01-008-04
	      кранами гусеничными 60 т при толщине крепления свыше 0,2 м
	55742,00 
	1255,66 
	2195,33 
	238,82 
	52291,01 
	138,9 

	42-01-008-05
	      бульдозерами при толщине крепления до 0,2 м
	55816,93 
	1510,63 
	841,55 
	172,63 
	53464,75 
	170,5 

	42-01-008-06
	      бульдозерами при толщине крепления свыше 0,2 м
	54020,47 
	1066,72 
	662,74 
	136,83 
	52291,01 
	118 

	Таблица 42-01-009. Бетонирование каналов при покрытии поверхности бетона лаком 

   

	
	Измеритель: 100 м3 бетона в конструкции

	
	Бетонирование каналов комплектами бетоноукладочных машин при покрытии поверхности бетона лаком, глубина канала:

	42-01-009-01
	      до 1,5 м
	100435,82 
	1197,00 
	3940,79 
	564,44 
	95298,03 
	126 

	42-01-009-02
	      до 3 м
	103860,70 
	1178,00 
	7330,73 
	1342,88 
	95351,97 
	124 

	42-01-009-03
	      до 5 м
	92483,66 
	660,25 
	8808,80 
	1143,40 
	83014,61 
	69,5 

	
	Бетонирование каналов виброформами при покрытии поверхности бетона лаком, глубина канала:

	42-01-009-04
	      до 1м
	107766,85 
	763,80 
	6799,52 
	750,53 
	100203,53 
	80,4 

	42-01-009-05
	      до 1,5 м
	101682,02 
	600,40 
	5643,82 
	581,85 
	95437,80 
	63,2 

	Таблица 42-01-010. Бетонирование каналов при покрытии поверхности разжиженным битумом 

   

	
	Измеритель: 100 м3 бетона в конструкции

	
	Бетонирование каналов комплектами бетоноукладочных машин при покрытии поверхности разжиженным битумом, глубина канала:

	42-01-010-01
	      до 1,5 м
	57420,59 
	1273,00 
	4106,03 
	595,34 
	52041,56 
	134 

	42-01-010-02
	      до 3 м
	60787,27 
	1187,50 
	7504,27 
	1375,24 
	52095,50 
	125 

	42-01-010-03
	      до 5 м
	61382,22 
	708,70 
	8945,08 
	1165,42 
	51728,44 
	74,6 

	
	Бетонирование каналов виброформами при покрытии поверхности разжиженным битумом, глубина канала:

	42-01-010-04
	      до 1 м
	58823,40 
	826,50 
	5656,57 
	706,60 
	52340,33 
	87 

	42-01-010-05
	      до 1,5 м
	57455,32 
	671,65 
	4594,88 
	540,59 
	52188,79 
	70,7 

	Таблица 42-01-011. Бетонирование вертикальных стенок каналов 

   

	
	Измеритель: 100 м3 бетона в конструкции

	42-01-011-01
	Бетонирование вертикальных стенок каналов
	72035,08 
	7563,20 
	7944,33 
	1076,08 
	56527,55 
	815 

	(101-9866)
	  Опалубка металлическая (амортизация), (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	Таблица 42-01-012. Бетонирование каналов вручную 

   

	
	Измеритель: 100 м3 бетона в конструкции

	
	Укладка бетона вручную (бетонирование каналов) при увлажнении поверхности:

	42-01-012-01
	      этинолевым лаком
	72048,28 
	3539,58 
	2675,89 
	401,42 
	65832,81 
	346 

	(101-9866)
	  Опалубка металлическая (амортизация), (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	42-01-012-02
	      водой
	67312,03 
	3785,10 
	1129,73 
	230,41 
	62397,20 
	370 

	(101-9866)
	  Опалубка металлическая (амортизация), (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	
	Укладка железобетона вручную (бетонирование каналов) при увлажнении поверхности:

	42-01-012-03
	      этинолевым лаком
	78069,19 
	4092,00 
	3291,55 
	450,16 
	70685,64 
	400 

	(101-9866)
	  Опалубка металлическая (амортизация), (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(204-9171)
	  Арматурная сталь для монолитных железобетонных конструкций, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	42-01-012-04
	      водой
	73312,99 
	4286,37 
	1776,59 
	279,13 
	67250,03 
	419 

	(101-9866)
	  Опалубка металлическая (амортизация), (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(204-9171)
	  Арматурная сталь для монолитных железобетонных конструкций, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	Таблица 42-01-013. Установка арматуры 

   

	
	Измеритель: 100 т арматуры

	42-01-013-01
	Установка армосеток массой до 0,1 т
	927253,73 
	8546,01 
	4224,72 
	216,80 
	914483,00 
	957 

	
	Установка арматуры из отдельных стержней диаметром:

	42-01-013-02
	      до 14 мм
	870676,28 
	21138,00 
	12385,47 
	216,80 
	837152,81 
	1950 

	42-01-013-03
	      свыше 14 мм
	833717,18 
	16910,40 
	10576,91 
	216,80 
	806229,87 
	1560 

	Подраздел 1.3 КРЕПЛЕНИЕ СБОРНЫМИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМИ ПЛИТАМИ 

   

	Таблица 42-01-014. Крепление дна и откосов каналов сборными железобетонными и сталефибробетонными плитами 

   

	
	Измеритель: 100 м3 плит

	
	Крепление дна и откосов каналов сборными железобетонными и сталефибробетонными плитами массой:

	42-01-014-01
	      до 1 т
	113574,69 
	3343,40 
	16953,29 
	1916,11 
	93278,00 
	365 

	42-01-014-02
	      до 1,5 т
	106424,71 
	2372,44 
	10774,27 
	1277,63 
	93278,00 
	259 

	42-01-014-03
	      до 3 т
	105404,84 
	2088,48 
	10038,36 
	1174,65 
	93278,00 
	228 

	Таблица 42-01-015. Заделка швов при креплении откосов каналов сборными железобетонными плитами 

   

	
	Измеритель: 100 м шва

	
	Заполнение шва при креплении откосов каналов сборными железобетонными плитами герметическим материалом:

	42-01-015-01
	      тиоколовой мастикой с цементным раствором
	5302,08 
	459,00 
	84,00 
	7,34 
	4759,08 
	51,4 

	42-01-015-02
	      тиоколовой мастикой по упругой прокладке
	9370,35 
	550,98 
	99,25 
	8,75 
	8720,12 
	61,7 

	42-01-015-03
	      битумно-полимерной горячей мастикой
	6888,29 
	677,79 
	477,14 
	43,44 
	5733,36 
	75,9 

	42-01-015-04
	      битумом по цементному раствору
	674,69 
	289,33 
	86,26 
	9,42 
	299,10 
	32,4 

	42-01-015-05
	      цементным раствором
	336,69 
	160,74 
	3,73 
	0,14 
	172,22 
	18 

	Таблица 42-01-016. Крепление откосов плитами, омоноличенными по контуру 

   

	
	Измеритель: 100 м3 сборных конструкций

	
	Крепление откосов плитами, омоноличенными по контуру, массой:

	42-01-016-01
	      до 1 т, толщиной 10 см
	168770,00 
	10364,63 
	17164,49 
	1389,92 
	141240,88 
	1201 

	42-01-016-02
	      до 3 т, толщиной 10 см
	138215,67 
	6858,24 
	10869,94 
	922,07 
	120487,49 
	768 

	42-01-016-03
	      до 3 т, толщиной 15 см
	147155,36 
	7474,41 
	11514,42 
	1027,36 
	128166,53 
	837 

	42-01-016-04
	      до 3 т, толщиной 20 см
	136801,04 
	5938,45 
	9264,12 
	884,57 
	121598,47 
	665 

	42-01-016-05
	      до 5 т, толщиной 15 см
	126166,78 
	5000,80 
	7607,31 
	701,64 
	113558,67 
	560 

	42-01-016-06
	      до 5 т, толщиной 20 см
	118985,63 
	3875,62 
	5919,15 
	575,73 
	109190,86 
	434 

	42-01-016-07
	      до 5 т, толщиной 25 см
	114787,01 
	3232,66 
	4855,70 
	498,67 
	106698,65 
	362 

	Таблица 42-01-017. Крепление откосов разрезными плитами 

   

	
	Измеритель: 100 м3 сборных конструкций

	
	Крепление откосов разрезными плитами массой:

	42-01-017-01
	      до 3 т, толщиной 15 см
	102105,23 
	2208,64 
	5049,23 
	512,46 
	94847,36 
	238 

	42-01-017-02
	      до 4 т, толщиной 20 см
	100181,63 
	1735,36 
	4014,68 
	391,73 
	94431,59 
	187 

	Подраздел 1.4 АНКЕРНЫЕ УПОРЫ, ПАРАПЕТЫ И ПРОТИВОФИЛЬТРАЦИОННЫЕ ДОСКИ 

   

	Таблица 42-01-018. Установка анкерных упоров 

   

	
	Измеритель: 100 м3 сборно-монолитного железобетона

	
	Установка анкерных упоров массой:

	42-01-018-01
	      до 2 т
	159858,94 
	2144,17 
	9035,31 
	815,00 
	148679,46 
	234,08 

	42-01-018-02
	      свыше 2 т
	133517,56 
	1477,32 
	6561,33 
	606,04 
	125478,91 
	161,28 

	Таблица 42-01-019. Установка парапетов и противофильтрационных досок 

   

	
	Измеритель: 100 м3 сборных конструкций

	42-01-019-01
	Установка парапетов из отдельных панелей и стоек массой до 1 т
	227324,56 
	15171,07 
	16625,39 
	2553,49 
	195528,10 
	1523,2 

	
	Установка парапетов массивных массой:

	42-01-019-02
	      до 3 т
	136415,67 
	2376,06 
	7107,83 
	868,01 
	126931,78 
	238,56 

	42-01-019-03
	      свыше 3 т
	118169,01 
	970,50 
	2893,96 
	333,87 
	114304,55 
	97,44 

	42-01-019-04
	Установка противофильтрационных досок массой свыше 0,1 т
	305385,90 
	12900,16 
	28494,34 
	3842,60 
	263991,40 
	1456 

	Подраздел 1.5 ПРОТИВОФИЛЬТРАЦИОННЫЕ ЭКРАНЫ 

   

	Таблица 42-01-020. Устройство противофильтрационного экрана из полиэтиленовой пленки 

   

	
	Измеритель: 100 м2 экрана

	42-01-020-01
	Устройство противофильтрационного экрана из полиэтиленовой пленки
	1551,67 
	32,24 
	22,43 
	7,14 
	1497,00 
	3,61 

	Подраздел 1.6 ПОДВОДНОЕ КРЕПЛЕНИЕ ОТКОСОВ 

   

	Таблица 42-01-021. Подводное крепление откосов стенкой из железобетонного шпунта таврового сечения 

   

	
	Измеритель: 100 м3 железобетонного шпунта в конструкции

	
	Подводное крепление откосов стенкой из железобетонного шпунта таврового сечения при погружении шпунта:

	42-01-021-01
	      с плавучей установки вибропогружателем
	301186,29 
	6159,09 
	28533,45 
	3488,42 
	266493,75 
	633 

	42-01-021-02
	      с береговой установки вибропогружателем
	278529,11 
	5643,40 
	19030,04 
	2557,16 
	253855,67 
	580 

	42-01-021-03
	      с береговой установки дизель-молотом
	294237,64 
	5827,84 
	32946,45 
	3252,30 
	255463,35 
	628 

	Таблица 42-01-022. Крепление откосов хворостяными тюфяками 

   

	
	Измеритель: 100 м2 тюфяка

	
	Крепление откосов хворостяными тюфяками:

	42-01-022-01
	      надводными, толщина тюфяка в местах сжатия канатом 350 мм
	29964,32 
	1231,07 
	541,96 
	90,65 
	28191,29 
	149,22 

	42-01-022-02
	      надводными, толщина тюфяка в местах сжатия канатом 500 мм
	41881,12 
	1496,14 
	767,16 
	128,32 
	39617,82 
	181,35 

	42-01-022-03
	      подводными при вязке на стапеле, толщина тюфяка в местах сжатия канатом 350 мм
	33453,69 
	2596,94 
	1254,20 
	131,32 
	29602,55 
	309,16 

	42-01-022-04
	      подводными при вязке на стапеле, толщина тюфяка в местах сжатия канатом 500 мм
	46969,33 
	2988,55 
	1825,20 
	177,89 
	42155,58 
	355,78 

	42-01-022-05
	      подводными при вязке на стапеле, толщина тюфяка в местах сжатия канатом 700 мм
	60498,12 
	3289,02 
	2463,71 
	227,60 
	54745,39 
	391,55 

	42-01-022-06
	      подводными при вязке на стапеле, толщина тюфяка в местах сжатия канатом 1000 мм
	81623,06 
	3780,00 
	3570,71 
	306,07 
	74272,35 
	450 

	42-01-022-07
	      подводными при вязке над майной, толщина тюфяка в местах сжатия канатом 500 мм
	49559,35 
	2293,50 
	763,11 
	127,64 
	46502,74 
	278 

	42-01-022-08
	      подводными при вязке над майной, толщина тюфяка в местах сжатия канатом 700 мм
	62695,97 
	2607,00 
	996,42 
	166,67 
	59092,55 
	316 

	42-01-022-09
	      подводными при вязке над майной, толщина тюфяка в местах сжатия канатом 1000 мм
	83074,38 
	3102,00 
	1352,87 
	226,29 
	78619,51 
	376 

	Подраздел 1.7 КРЕПЛЕНИЕ ОТКОСОВ КАНАЛОВ СТЕНКАМИ ИЗ ДОСОК, ДЕРЕВЯННЫХ ЩИТОВ И ПЛЕТНЯ 

   

	Таблица 42-01-023. Одностороннее крепление откосов каналов 

   

	
	Измеритель: 100 м канала

	
	Одностороннее крепление откосов каналов стенками высотой 0,3 м:

	42-01-023-01
	      из досок в грунтах 1-2 группы
	1065,43 
	212,52 
	109,47 
	4,61 
	743,44 
	25,3 

	42-01-023-02
	      из щитов в грунтах 1-2 группы
	1379,03 
	196,35 
	119,53 
	5,28 
	1063,15 
	23,8 

	42-01-023-03
	      из плетня в грунтах 1-2 группы
	873,06 
	181,26 
	56,87 
	2,85 
	634,93 
	21,4 

	42-01-023-04
	      из плетня в грунтах 3 группы
	907,26 
	215,46 
	56,87 
	2,85 
	634,93 
	25,2 

	Таблица 42-01-024. Двухстороннее крепление откосов каналов 

   

	
	Измеритель: 100 м канала

	
	Двухстороннее крепление откосов каналов стенками высотой 0,3 м:

	42-01-024-01
	      из досок в грунтах 1-2 группы
	2090,78 
	424,20 
	216,14 
	8,94 
	1450,44 
	50,5 

	42-01-024-02
	      из щитов в грунтах 1-2 группы без распорок
	2708,83 
	393,53 
	239,94 
	10,57 
	2075,36 
	47,7 

	42-01-024-03
	      из щитов в грунтах 1-2 группы с распорками
	3140,21 
	532,13 
	348,72 
	14,23 
	2259,36 
	64,5 

	42-01-024-04
	      из плетня в грунтах 1-2 группы без распорок
	1746,96 
	365,90 
	115,58 
	5,83 
	1265,48 
	43,2 

	42-01-024-05
	      из плетня в грунтах 3 группы без распорок
	1829,08 
	448,02 
	115,58 
	5,83 
	1265,48 
	52,4 

	42-01-024-06
	      из плетня в грунтах 1-2 группы с распорками
	1965,65 
	398,09 
	144,40 
	7,18 
	1423,16 
	47 

	42-01-024-07
	      из плетня в грунтах 3 группы с распорками
	2046,36 
	478,80 
	144,40 
	7,18 
	1423,16 
	56 

	Раздел 2. КРЕПЛЕНИЕ ОТКОСОВ МОРСКИХ НАБЕРЕЖНЫХ И БЕРЕГОВ, УСТРОЙСТВО ОГРАДИТЕЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ 

   

	Подраздел 2.1 КРЕПЛЕНИЕ ОТКОСОВ КАМНЕМ 

   

	Таблица 42-02-001. Укладка камня массой 500-2500 кг 

   

	
	Измеритель: 100 м3 конструкций

	
	Укладка камня массой 500-2500 кг:

	42-02-001-01
	      с берега гусеничным краном в закрытой акватории
	471,90 
	29,66 
	442,24 
	53,52 
	0,00 
	3,63 

	(413-9011)
	  Камень бутовый, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	42-02-001-02
	      с берега плавучим краном в закрытой акватории
	6142,02 
	37,09 
	6104,93 
	726,98 
	0,00 
	4,54 

	(413-9011)
	  Камень бутовый, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	42-02-001-03
	      плавучим краном с несамоходных барж в закрытой акватории
	7319,09 
	67,24 
	7251,85 
	923,13 
	0,00 
	8,23 

	(413-9011)
	  Камень бутовый, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	42-02-001-04
	      плавучим краном с самоходных барж в закрытой акватории
	13871,92 
	67,24 
	13804,68 
	1484,40 
	0,00 
	8,23 

	(413-9011)
	  Камень бутовый, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	42-02-001-05
	      с берега плавучим краном у открытого побережья (открытого рейда)
	13112,68 
	37,09 
	13075,59 
	1307,95 
	0,00 
	4,54 

	(413-9011)
	  Камень бутовый, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	42-02-001-06
	      плавучим краном с самоходных барж у открытого побережья (открытого рейда)
	23844,15 
	67,24 
	23776,91 
	2519,43 
	0,00 
	8,23 

	(413-9011)
	  Камень бутовый, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	42-02-001-07
	      плавучим краном с несамоходных барж у открытого побережья (открытого рейда)
	17290,32 
	67,24 
	17223,08 
	2118,56 
	0,00 
	8,23 

	(413-9011)
	  Камень бутовый, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	Таблица 42-02-002. Выкладка откосов камнем массой до 150 кг 

   

	
	Измеритель: 100 м2 откосов

	
	Выкладка откосов камнем массой до 150 кг:

	42-02-002-01
	      под водой в закрытой акватории
	15934,24 
	263,56 
	15670,68 
	4913,28 
	0,00 
	32,26 

	42-02-002-02
	      над водой в закрытой акватории
	138,89 
	138,89 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	17 

	Таблица 42-02-003. Перемещение плавучих средств с камнем от приобъектного склада до места работ 

   

	
	Измеритель: 100 м3 конструкций

	
	Перемещение плавучих средств с камнем от приобъектного склада до места работ:

	42-02-003-01
	      на первый километр в закрытой акватории баржами несамоходными
	280,88 
	0,00 
	280,88 
	44,99 
	0,00 
	 

	42-02-003-02
	      на первый километр в закрытой акватории баржами самоходными
	552,13 
	0,00 
	552,13 
	53,50 
	0,00 
	 

	42-02-003-03
	      на первый километр у открытого побережья (открытого рейда) баржами несамоходными
	450,53 
	0,00 
	450,53 
	92,43 
	0,00 
	 

	42-02-003-04
	      на первый километр у открытого побережья (открытого рейда) баржами самоходными
	781,11 
	0,00 
	781,11 
	88,18 
	0,00 
	 

	42-02-003-05
	      на каждый последующий километр в закрытой акватории баржами несамоходными
	75,91 
	0,00 
	75,91 
	12,16 
	0,00 
	 

	42-02-003-06
	      на каждый последующий километр в закрытой акватории баржами самоходными
	149,22 
	0,00 
	149,22 
	14,46 
	0,00 
	 

	42-02-003-07
	      на каждый последующий километр у открытого побережья (открытого рейда) баржами несамоходными
	121,77 
	0,00 
	121,77 
	25,08 
	0,00 
	 

	42-02-003-08
	      на каждый последующий километр у открытого побережья (открытого рейда) баржами самоходными
	211,11 
	0,00 
	211,11 
	23,74 
	0,00 
	 

	Подраздел 2.2 КРЕПЛЕНИЕ ОТКОСОВ ТЕТРАПОДАМИ 

   

	Таблица 42-02-004. Укладка тетраподов массой до 15 т в воду 

   

	
	Измеритель: 1 тетрапод

	
	Укладка тетраподов массой до 15 т в воду:

	42-02-004-01
	      в закрытой акватории с берега гусеничным краном
	163,93 
	5,79 
	158,14 
	29,02 
	0,00 
	0,66 

	(403-9130)
	  Тетраподы, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	42-02-004-02
	      в закрытой акватории с берега плавучим краном
	428,82 
	6,23 
	422,59 
	63,46 
	0,00 
	0,71 

	(403-9130)
	  Тетраподы, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	42-02-004-03
	      в закрытой акватории плавучим краном с барж несамоходных
	484,04 
	9,13 
	474,91 
	72,39 
	0,00 
	1,04 

	(403-9130)
	  Тетраподы, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	42-02-004-04
	      в закрытой акватории плавучим краном с барж самоходных
	781,28 
	9,13 
	772,15 
	97,83 
	0,00 
	1,04 

	(403-9130)
	  Тетраподы, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	42-02-004-05
	      у открытого побережья (открытого рейда) с берега плавучим краном
	797,12 
	6,23 
	790,89 
	90,81 
	0,00 
	0,71 

	(403-9130)
	  Тетраподы, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	42-02-004-06
	      у открытого побережья (открытого рейда) плавучим краном с барж самоходных
	1285,74 
	9,13 
	1276,61 
	145,69 
	0,00 
	1,04 

	(403-9130)
	  Тетраподы, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	42-02-004-07
	      у открытого побережья (открытого рейда) плавучим краном с барж несамоходных
	990,69 
	9,22 
	981,47 
	127,96 
	0,00 
	1,05 

	(403-9130)
	  Тетраподы, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	Таблица 42-02-005. Укладка тетраподов массой до 15 т над водой 

   

	
	Измеритель: 1 тетрапод

	
	Укладка тетраподов массой до 15 т над водой в закрытой акватории:

	42-02-005-01
	      с берега гусеничным краном
	86,96 
	5,79 
	81,17 
	4,89 
	0,00 
	0,66 

	(403-9130)
	  Тетраподы, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	42-02-005-02
	      с берега плавучим краном
	336,45 
	6,23 
	330,22 
	34,50 
	0,00 
	0,71 

	(403-9130)
	  Тетраподы, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	42-02-005-03
	      плавучим краном с барж самоходных
	689,01 
	9,22 
	679,79 
	68,89 
	0,00 
	1,05 

	(403-9130)
	  Тетраподы, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	42-02-005-04
	      плавучим краном с барж несамоходных
	391,68 
	9,13 
	382,55 
	43,43 
	0,00 
	1,04 

	(403-9130)
	  Тетраподы, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	
	Укладка тетраподов массой до 15 т над водой у открытого побережья (открытого рейда):

	42-02-005-05
	      с берега плавучим краном
	645,12 
	6,23 
	638,89 
	60,22 
	0,00 
	0,71 


	(403-9130)
	  Тетраподы, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	42-02-005-06
	      плавучим краном с барж самоходных
	1133,74 
	9,13 
	1124,61 
	115,13 
	0,00 
	1,04 

	(403-9130)
	  Тетраподы, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	42-02-005-07
	      плавучим краном с барж несамоходных
	838,69 
	9,22 
	829,47 
	97,40 
	0,00 
	1,05 

	(403-9130)
	  Тетраподы, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	Таблица 42-02-006. Перемещение плавучих средств с тетраподами от приобъектного склада до места работ 

   

	
	Измеритель: 100 тетраподов

	
	Перемещение плавучих средств с тетраподами от приобъектного склада до места работ на первый километр массой:

	42-02-006-01
	      до 5 т в закрытой акватории несамоходными баржами
	394,75 
	0,00 
	394,75 
	63,23 
	0,00 
	 

	42-02-006-02
	      до 15 т в закрытой акватории несамоходными баржами
	1146,30 
	0,00 
	1146,30 
	183,62 
	0,00 
	 

	42-02-006-03
	      до 5 т у открытого побережья (открытого рейда) несамоходными баржами
	633,18 
	0,00 
	633,18 
	129,96 
	0,00 
	 

	42-02-006-04
	      до 15 т у открытого побережья (открытого рейда) несамоходными баржами
	1838,67 
	0,00 
	1838,67 
	377,62 
	0,00 
	 

	42-02-006-05
	      до 5 т у открытого побережья (открытого рейда) самоходными баржами
	1097,78 
	0,00 
	1097,78 
	123,88 
	0,00 
	 

	42-02-006-06
	      до 15 т у открытого побережья (открытого рейда) самоходными баржами
	3187,79 
	0,00 
	3187,79 
	359,50 
	0,00 
	 

	
	Перемещение плавучих средств с тетраподами от приобъектного склада до места работ на каждый последующий километр массой:

	42-02-006-07
	      до 5 т в закрытой акватории несамоходными баржами
	87,30 
	0,00 
	87,30 
	13,98 
	0,00 
	 

	42-02-006-08
	      до 15 т в закрытой акватории несамоходными баржами
	265,70 
	0,00 
	265,70 
	42,56 
	0,00 
	 

	42-02-006-09
	      до 5 т у открытого побережья (открытого рейда) несамоходными баржами
	140,03 
	0,00 
	140,03 
	28,84 
	0,00 
	 

	42-02-006-10
	      до 15 т у открытого побережья (открытого рейда) несамоходными баржами
	426,18 
	0,00 
	426,18 
	87,49 
	0,00 
	 

	42-02-006-11
	      до 5 т у открытого побережья (открытого рейда) самоходными баржами
	242,78 
	0,00 
	242,78 
	27,31 
	0,00 
	 

	42-02-006-12
	      до 15 т у открытого побережья (открытого рейда) самоходными баржами
	738,89 
	0,00 
	738,89 
	83,36 
	0,00 
	 

	Подраздел 2.3 КРЕПЛЕНИЕ ОТКОСОВ МАССИВАМИ 

   

	Таблица 42-02-007. Наброска массивов с берега 

   

	
	Измеритель: 1 шт. массива

	
	Наброска массивов с берега в закрытой акватории массой:

	42-02-007-01
	      до 10 т гусеничным краном
	59,03 
	5,71 
	53,32 
	10,90 
	0,00 
	0,65 

	(403-9080)
	  Массивы бетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	42-02-007-02
	      до 10 т плавучим краном
	393,61 
	6,23 
	387,38 
	51,28 
	0,00 
	0,71 

	(403-9080)
	  Массивы бетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	42-02-007-03
	      до 50 т плавучим краном
	1072,87 
	12,47 
	1060,40 
	146,00 
	0,00 
	1,42 

	(403-9080)
	  Массивы бетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	
	Наброска массивов с берега у открытого побережья (открытого рейда) массой:

	42-02-007-04
	      до 10 т плавучим краном
	816,22 
	6,23 
	809,99 
	84,88 
	0,00 
	0,71 

	(403-9080)
	  Массивы бетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	42-02-007-05
	      до 50 т плавучим краном
	2463,24 
	12,47 
	2450,77 
	159,89 
	0,00 
	1,42 

	(403-9080)
	  Массивы бетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	Таблица 42-02-008. Наброска массивов плавучими кранами с барж 

   

	
	Измеритель: 1 шт. массива

	
	Наброска массивов плавучими кранами с несамоходных барж в закрытой акватории массой:

	42-02-008-01
	      до 15 т
	607,51 
	9,13 
	598,38 
	91,01 
	0,00 
	1,04 

	(403-9080)
	  Массивы бетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	42-02-008-02
	      до 100 т
	1992,01 
	18,00 
	1974,01 
	280,01 
	0,00 
	2,05 

	(403-9080)
	  Массивы бетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	42-02-008-03
	Наброска массивов плавучими кранами с самоходных барж в закрытой акватории массой до 15 т
	805,76 
	9,13 
	796,63 
	91,47 
	0,00 
	1,04 

	(403-9080)
	  Массивы бетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	
	Наброска массивов плавучими кранами с несамоходных барж у открытого побережья (открытого рейда) массой:

	42-02-008-04
	      до 15 т
	1064,74 
	9,13 
	1055,61 
	133,39 
	0,00 
	1,04 

	(403-9080)
	  Массивы бетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	42-02-008-05
	      до 100 т
	4104,52 
	18,00 
	4086,52 
	322,04 
	0,00 
	2,05 

	(403-9080)
	  Массивы бетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	42-02-008-06
	Наброска массивов плавучими кранами с самоходных барж у открытого побережья (открытого рейда) массой до 15 т
	1229,59 
	9,13 
	1220,46 
	116,25 
	0,00 
	1,04 

	(403-9080)
	  Массивы бетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	Таблица 42-02-009. Перемещение плавучих средств с массивами от приобъектного склада до места работ 

   

	
	Измеритель: 1 массив

	
	Перемещение плавучих средств с массивами несамоходными баржами от приобъектного склада до места работ на первый километр в закрытой акватории массой массивов:

	42-02-009-01
	      до 15 т
	15,18 
	0,00 
	15,18 
	2,43 
	0,00 
	 

	42-02-009-02
	      до 50 т
	43,41 
	0,00 
	43,41 
	6,08 
	0,00 
	 

	42-02-009-03
	      до 100 т
	95,51 
	0,00 
	95,51 
	13,38 
	0,00 
	 

	42-02-009-04
	Перемещение плавучих средств с массивами самоходными баржами от приобъектного склада до места работ на первый километр в закрытой акватории массой массивов до 15 т:
	29,84 
	0,00 
	29,84 
	2,89 
	0,00 
	 

	
	Перемещение плавучих средств с массивами несамоходными баржами от приобъектного склада до места работ на первый километр у открытого побережья (открытого рейда) массой массивов:

	42-02-009-05
	      до 15 т
	24,35 
	0,00 
	24,35 
	4,94 
	0,00 
	 

	42-02-009-06
	      до 50 т
	66,88 
	0,00 
	66,88 
	12,44 
	0,00 
	 

	42-02-009-07
	      до 100 т
	147,14 
	0,00 
	147,14 
	27,45 
	0,00 
	 

	42-02-009-08
	Перемещение плавучих средств с массивами самоходными баржами от приобъектного склада до места работ на первый километр у открытого побережья (открытого рейда) массой массивов до 15 т
	42,22 
	0,00 
	42,22 
	4,82 
	0,00 
	 

	
	Перемещение плавучих средств с массивами несамоходными баржами от приобъектного склада до места работ на каждый последующий километр в закрытой акватории массой массивов:

	42-02-009-09
	      до 15 т
	3,80 
	0,00 
	3,80 
	0,61 
	0,00 
	 

	42-02-009-10
	      до 50 т
	8,68 
	0,00 
	8,68 
	1,22 
	0,00 
	 

	42-02-009-11
	      до 100 т
	26,05 
	0,00 
	26,05 
	3,65 
	0,00 
	 

	42-02-009-12
	Перемещение плавучих средств с массивами самоходными баржами от приобъектного склада до места работ на каждый последующий километр в закрытой акватории массой массивов до 15 т
	7,46 
	0,00 
	7,46 
	0,72 
	0,00 
	 

	
	Перемещение плавучих средств с массивами несамоходными баржами от приобъектного склада до места работ на каждый последующий километр у открытого побережья (открытого рейда) массой массивов:

	42-02-009-13
	      до 15 т
	6,09 
	0,00 
	6,09 
	1,19 
	0,00 
	 

	42-02-009-14
	      до 50 т
	13,38 
	0,00 
	13,38 
	2,57 
	0,00 
	 

	42-02-009-15
	      до 100 т
	40,13 
	0,00 
	40,13 
	7,51 
	0,00 
	 

	42-02-009-16
	Перемещение плавучих средств с массивами самоходными баржами от приобъектного склада до места работ на каждый последующий километр у открытого побережья (открытого рейда) массой массивов до 15 т
	10,56 
	0,00 
	10,56 
	1,25 
	0,00 
	 

	Подраздел 2.4 КРЕПЛЕНИЕ БЕРЕГОВ ПЛИТАМИ 

   

	Таблица 42-02-010. Установка упорного бруса 

   

	
	Измеритель: 100 м3 сборных конструкций

	
	Установка упорного бруса кранами:

	42-02-010-01
	      плавучими насухо у открытого побережья (открытого рейда)
	173607,08 
	1280,64 
	172326,44 
	17145,60 
	0,00 
	138 

	(403-9022)
	  Конструкции сборные железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	42-02-010-02
	      плавучими в воду у открытого побережья (открытого рейда)
	242658,60 
	785,83 
	241872,77 
	29155,70 
	0,00 
	84,68 

	(403-9022)
	  Конструкции сборные железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	42-02-010-03
	      гусеничными насухо у открытого побережья (открытого рейда)
	8599,22 
	1122,88 
	7476,34 
	889,56 
	0,00 
	121 

	(403-9022)
	  Конструкции сборные железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	42-02-010-04
	      гусеничными в воду у открытого побережья (открытого рейда)
	54606,11 
	713,08 
	53893,03 
	10178,27 
	0,00 
	76,84 

	(403-9022)
	  Конструкции сборные железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	42-02-010-05
	      плавучими насухо в закрытой акватории
	81834,27 
	512,26 
	81322,01 
	9561,89 
	0,00 
	55,2 

	(403-9022)
	  Конструкции сборные железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	42-02-010-06
	      плавучими в воду в закрытой акватории
	121603,37 
	779,06 
	120824,31 
	20171,97 
	0,00 
	83,95 

	(403-9022)
	  Конструкции сборные железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	42-02-010-07
	      гусеничными насухо в закрытой акватории
	8599,22 
	1122,88 
	7476,34 
	889,56 
	0,00 
	121 

	(403-9022)
	  Конструкции сборные железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	42-02-010-08
	      гусеничными в воду в закрытой акватории
	36734,71 
	713,08 
	36021,63 
	9687,33 
	0,00 
	76,84 

	(403-9022)
	  Конструкции сборные железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	Таблица 42-02-011. Установка плит 

   

	
	Измеритель: 100 м3 сборных конструкций

	
	Установка плит кранами:

	42-02-011-01
	      плавучими насухо у открытого побережья (открытого рейда)
	41776,17 
	400,37 
	41375,80 
	4077,80 
	0,00 
	45,6 

	(403-9022)
	  Конструкции сборные железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	42-02-011-02
	      плавучими в воду у открытого побережья (открытого рейда)
	55057,63 
	272,62 
	54785,01 
	6548,14 
	0,00 
	31,05 

	(403-9022)
	  Конструкции сборные железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	42-02-011-03
	      гусеничными насухо у открытого побережья (открытого рейда)
	2713,26 
	334,96 
	2378,30 
	227,91 
	0,00 
	38,15 

	(403-9022)
	  Конструкции сборные железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	42-02-011-04
	      гусеничными в воду у открытого побережья (открытого рейда)
	11874,50 
	248,04 
	11626,46 
	2084,58 
	0,00 
	28,25 

	(403-9022)
	  Конструкции сборные железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	42-02-011-05
	      плавучими насухо в закрытой акватории
	20305,32 
	407,39 
	19897,93 
	2287,26 
	0,00 
	46,4 

	(403-9022)
	  Конструкции сборные железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	42-02-011-06
	      плавучими в воду в закрытой акватории
	28005,18 
	274,99 
	27730,19 
	4539,47 
	0,00 
	31,32 

	(403-9022)
	  Конструкции сборные железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	42-02-011-07
	      гусеничными насухо в закрытой акватории
	2722,48 
	344,18 
	2378,30 
	227,91 
	0,00 
	39,2 

	(403-9022)
	  Конструкции сборные железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	42-02-011-08
	      гусеничными в воду в закрытой акватории
	8273,58 
	250,23 
	8023,35 
	1986,35 
	0,00 
	28,5 

	(403-9022)
	  Конструкции сборные железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	Подраздел 2.5 КРЕПЛЕНИЕ БЕРЕГОВ МАССИВАМИ 

   

	Таблица 42-02-012. Крепление берега в закрытой акватории 

   

	
	Измеритель: 1 массив

	
	Крепление берега в закрытой акватории массивами прямоугольными массой:

	42-02-012-01
	      до 3 т с установкой на берму кранами гусеничными
	66,03 
	8,96 
	57,07 
	6,50 
	0,00 
	1,02 

	(403-9080)
	  Массивы бетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	42-02-012-02
	      до 3 т с установкой на берму кранами плавучими
	621,98 
	10,54 
	611,44 
	71,74 
	0,00 
	1,2 

	(403-9080)
	  Массивы бетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	42-02-012-03
	      до 15 т с установкой на берму кранами гусеничными
	68,05 
	18,79 
	49,26 
	5,96 
	0,00 
	2,14 

	(403-9080)
	  Массивы бетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	42-02-012-04
	      до 15 т с установкой на берму кранами плавучими
	618,58 
	21,60 
	596,98 
	71,19 
	0,00 
	2,46 

	(403-9080)
	  Массивы бетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	
	Крепление берега в закрытой акватории массивами одноступенчатыми массой:

	42-02-012-05
	      до 3,5 т с установкой на берму кранами гусеничными
	83,16 
	11,24 
	71,92 
	8,40 
	0,00 
	1,28 

	(403-9080)
	  Массивы бетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	42-02-012-06
	      до 3,5 т установкой на берму кранами плавучими
	797,06 
	13,43 
	783,63 
	92,09 
	0,00 
	1,53 

	(403-9080)
	  Массивы бетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	42-02-012-07
	      до 15 т с установкой на берму кранами гусеничными
	80,96 
	18,26 
	62,70 
	7,59 
	0,00 
	2,08 

	(403-9080)
	  Массивы бетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	42-02-012-08
	      до 15 т установкой на берму кранами плавучими
	775,74 
	21,07 
	754,67 
	89,89 
	0,00 
	2,4 

	(403-9080)
	  Массивы бетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	
	Крепление берега в закрытой акватории массивами многоступенчатыми массой:

	42-02-012-09
	      до 15 т с установкой кранами гусеничными
	251,30 
	24,85 
	226,45 
	19,59 
	0,00 
	2,83 

	(403-9080)
	  Массивы бетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	42-02-012-10
	      до 15 т с установкой кранами плавучими
	1733,51 
	29,59 
	1703,92 
	195,31 
	0,00 
	3,37 

	(403-9080)
	  Массивы бетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	
	Крепление берега в закрытой акватории лекальными волноотбойными стенками массой:

	42-02-012-11
	      до 5 т с установкой кранами гусеничными
	104,46 
	13,96 
	90,50 
	10,84 
	0,00 
	1,59 

	(403-9080)
	  Массивы бетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	42-02-012-12
	      до 5 т с установкой кранами плавучими
	1016,62 
	16,86 
	999,76 
	117,58 
	0,00 
	1,92 

	(403-9080)
	  Массивы бетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	42-02-012-13
	      до 20 т с установкой кранами плавучими
	1552,73 
	25,11 
	1527,62 
	177,02 
	0,00 
	2,86 

	(403-9080)
	  Массивы бетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	Таблица 42-02-013. Крепление берега с помощью плавучих кранов у открытого побережья (открытого рейда) 

   

	
	Измеритель: 1 массив

	
	Крепление берега с помощью плавучих кранов у открытого побережья (открытого рейда):

	42-02-013-01
	      массивами прямоугольными массой до 3 т с установкой на берму
	1303,61 
	10,54 
	1293,07 
	128,45 
	0,00 
	1,2 

	(403-9080)
	  Массивы бетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	42-02-013-02
	      массивами прямоугольными массой до 15 т с установкой на берму
	1300,21 
	21,60 
	1278,61 
	127,90 
	0,00 
	2,46 

	(403-9080)
	  Массивы бетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	42-02-013-03
	      массивами одноступенчатыми массой до 3,5 т с установкой на берму
	1671,61 
	13,43 
	1658,18 
	164,89 
	0,00 
	1,53 

	(403-9080)
	  Массивы бетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	42-02-013-04
	      массивами одноступенчатыми массой до 15 т с установкой на берму
	1637,42 
	21,07 
	1616,35 
	161,68 
	0,00 
	2,4 

	(403-9080)
	  Массивы бетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	42-02-013-05
	      массивами многоступенчатыми массой до 15 т с установкой на откос
	3572,64 
	29,59 
	3543,05 
	348,52 
	0,00 
	3,37 

	(403-9080)
	  Массивы бетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	42-02-013-06
	      лекальными волноотбойными стенками массой до 5 т плавучими кранами грузоподъемностью 15-16 т
	2135,69 
	17,03 
	2118,66 
	210,94 
	0,00 
	1,94 

	(403-9080)
	  Массивы бетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	42-02-013-07
	      лекальными волноотбойными стенками массой до 20 т плавучими кранами грузоподъемностью 100 т
	3461,88 
	25,11 
	3436,77 
	194,92 
	0,00 
	2,86 

	(403-9080)
	  Массивы бетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	Подраздел 2.6 ПОДПОРНЫЕ СТЕНКИ 

   

	Таблица 42-02-014. Омоноличивание стыка плит 

   

	
	Измеритель: 100 м3 бетона в конструкции

	42-02-014-01
	Омоноличивание стыка плит
	78143,01 
	2104,70 
	7398,82 
	977,36 
	68639,49 
	241,92 

	Подраздел 2.7 БЕРЕГОУКРЕПИТЕЛЬНЫЕ И ОГРАДИТЕЛЬНЫЕ СООРУЖЕНИЯ 

   

	Таблица 42-02-015. Установка в берегоукрепительных и оградительных сооружениях плавучими кранами массивов массой до 100 т 

   

	
	Измеритель: 1 массив

	
	Установка в берегоукрепительных и оградительных сооружениях плавучими кранами массивов массой до 100 т:

	42-02-015-01
	      прямоугольных в закрытой акватории с берега
	1695,65 
	18,00 
	1677,65 
	254,99 
	0,00 
	2,05 

	(403-9080)
	  Массивы бетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	42-02-015-02
	      прямоугольных в закрытой акватории с барж несамоходных
	2802,31 
	23,97 
	2778,34 
	421,87 
	0,00 
	2,73 

	(403-9080)
	  Массивы бетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	42-02-015-03
	      трапецеидальных в закрытой акватории с берега
	1695,65 
	18,00 
	1677,65 
	254,99 
	0,00 
	2,05 

	(403-9080)
	  Массивы бетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	42-02-015-04
	      трапецеидальных в закрытой акватории с барж несамоходных
	2831,12 
	24,15 
	2806,97 
	425,44 
	0,00 
	2,75 

	(403-9080)
	  Массивы бетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	42-02-015-05
	      прямоугольных у открытого побережья с берега
	3804,49 
	18,00 
	3786,49 
	277,58 
	0,00 
	2,05 

	(403-9080)
	  Массивы бетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	42-02-015-06
	      прямоугольных у открытого побережья с барж несамоходных
	5673,61 
	23,97 
	5649,64 
	482,23 
	0,00 
	2,73 

	(403-9080)
	  Массивы бетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	42-02-015-07
	      трапецеидальных у открытого побережья с берега
	3804,49 
	18,00 
	3786,49 
	277,58 
	0,00 
	2,05 

	(403-9080)
	  Массивы бетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	42-02-015-08
	      трапецеидальных у открытого побережья с барж несамоходных
	5738,60 
	24,15 
	5714,45 
	486,26 
	0,00 
	2,75 

	(403-9080)
	  Массивы бетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	Подраздел 2.8 ВОЛНОЛОМЫ БЕСПОСТЕЛЬНОГО ТИПА 

   

	Таблица 42-02-016. Установка массивов плавучими кранами у открытого побережья (на открытом рейде) 

   

	
	Измеритель: 1 массив

	
	Установка массивов плавучими кранами у открытого побережья (открытого рейда) волнолома:

	42-02-016-01
	      двухярусного массой первого яруса до 100 т
	5488,13 
	14,31 
	5473,82 
	448,43 
	0,00 
	1,42 

	(403-9080)
	  Массивы бетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	42-02-016-02
	      двухярусного массой второго яруса до 100 т
	5114,56 
	13,10 
	5101,46 
	417,98 
	0,00 
	1,3 

	(403-9080)
	  Массивы бетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	42-02-016-03
	      шатрового блоками массой до 60 т
	6769,71 
	29,83 
	6739,88 
	552,10 
	0,00 
	3,34 

	(403-9080)
	  Массивы бетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	42-02-016-04
	      шатрового вкладышами массой до 60 т
	2147,06 
	24,56 
	2122,50 
	173,82 
	0,00 
	2,75 

	(403-9080)
	  Массивы бетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	Таблица 42-02-017. Заполнение полостей шатровых волноломов у открытого побережья (открытого рейда) 

   

	
	Измеритель: 100 м3 полости

	42-02-017-01
	Заполнение полостей шатровых волноломов у открытого побережья (открытого рейда)
	15478,99 
	74,48 
	15404,51 
	2145,15 
	0,00 
	8,34 

	(413-9011)
	  Камень бутовый, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(103)  
	-  

	Таблица 42-02-018. Устройство бетонного гребня и надстроек по бунам, молам и траверсам 

   

	
	Измеритель: 100 м3 бетона в конструкции

	42-02-018-01
	Устройство бетонного гребня и надстроек по бунам, молам и траверсам
	18772,94 
	2513,06 
	10726,83 
	1436,57 
	5533,05 
	291,2 

	(401-9001)
	  Бетонные смеси готовые к употреблению, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(102)  
	-  
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