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	ОТДЕЛ 01. ПОДВОДНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ (ВОДОЛАЗНЫЕ) РАБОТЫ В РЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ (РЕКИ, ОЗЕРА, ВОДОХРАНИЛИЩА) 

   

	Раздел 1. РАЗРАБОТКА ГРУНТА В РЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ (РЕКИ, ОЗЕРА, ВОДОХРАНИЛИЩА) 

   

	Таблица 44-01-001. Рыхление грунта взрывами под водой в речных условиях (реки, озера, водохранилища) 

   

	
	Измеритель: 100 м3 грунта

	
	Рыхление взрывами под водой в речных условиях грунтов группы:

	44-01-001-01
	      3-6
	59732,09 
	1453,76 
	53950,15 
	6504,84 
	4328,18 
	154,82 

	44-01-001-02
	      7
	65400,25 
	1741,45 
	58369,44 
	7114,44 
	5289,36 
	183,31 

	44-01-001-03
	      8
	89888,07 
	1919,57 
	84280,16 
	9707,98 
	3688,34 
	209,56 

	44-01-001-04
	      9
	95599,83 
	2392,94 
	89375,70 
	10297,12 
	3831,19 
	257,86 

	44-01-001-05
	      10
	104773,73 
	2541,14 
	98358,94 
	10946,04 
	3873,65 
	273,83 

	44-01-001-06
	      11
	122881,31 
	3730,08 
	114914,53 
	12151,05 
	4236,70 
	392,64 

	Таблица 44-01-002. Разработка грунта под водой водолазами с помощью гидромониторов в речных условиях (реки, озера, водохранилища) 

   

	
	Измеритель: 100 м3 грунта

	
	Разработка грунта под водой водолазами с помощью гидромониторов в речных условиях, группа грунтов:

	44-01-002-01
	      1
	25358,28 
	742,57 
	24615,71 
	3397,38 
	0,00 
	90,89 

	44-01-002-02
	      2
	30081,18 
	881,13 
	29200,05 
	4029,06 
	0,00 
	107,85 

	44-01-002-03
	      3
	38378,91 
	1123,54 
	37255,37 
	5143,74 
	0,00 
	137,52 

	44-01-002-04
	      4
	50433,06 
	1476,48 
	48956,58 
	6758,43 
	0,00 
	180,72 

	44-01-002-05
	      5
	61774,59 
	1816,27 
	59958,32 
	8254,47 
	0,00 
	222,31 

	44-01-002-06
	      6
	67910,56 
	1998,14 
	65912,42 
	9053,31 
	0,00 
	244,57 

	Таблица 44-01-003. Разработка грунта под водой водолазами с помощью грунтососов в речных условиях (реки, озера, водохранилища) 

   

	
	Измеритель: 100 м3 грунта

	
	Разработка грунта под водой водолазами с помощью грунтососов в речных условиях, группа грунтов:

	44-01-003-01
	      1
	10653,88 
	312,34 
	10341,54 
	1425,69 
	0,00 
	38,23 

	44-01-003-02
	      2
	17564,09 
	429,50 
	17134,59 
	2312,22 
	0,00 
	52,57 

	44-01-003-03
	      3
	25650,68 
	624,76 
	25025,92 
	3389,51 
	0,00 
	76,47 

	44-01-003-04
	      4
	32900,30 
	800,41 
	32099,89 
	4352,95 
	0,00 
	97,97 

	44-01-003-05
	      5
	40148,67 
	972,23 
	39176,44 
	5316,82 
	0,00 
	119 

	44-01-003-06
	      6
	45726,42 
	1111,12 
	44615,30 
	6048,20 
	0,00 
	136 

	Таблица 44-01-004. Разработка грунта под водой водолазами с помощью пневматических отбойных молотков в речных условиях (реки, озера, водохранилища) 

   

	
	Измеритель: 1 м3 грунта

	
	Разработка грунта под водой водолазами с помощью пневматических отбойных молотков в речных условиях, группа грунтов:

	44-01-004-01
	      4
	5774,79 
	204,99 
	5569,80 
	709,45 
	0,00 
	25,09 

	44-01-004-02
	      5
	7182,32 
	254,74 
	6927,58 
	883,03 
	0,00 
	31,18 

	44-01-004-03
	      6
	10771,46 
	372,55 
	10398,91 
	1330,58 
	0,00 
	45,6 

	44-01-004-04
	      7
	13653,95 
	483,17 
	13170,78 
	1682,55 
	0,00 
	59,14 

	Таблица 44-01-005. Разработка грунта под водой гидромониторно-эжекторными снарядами (на отсос) в речных условиях (реки, озера, водохранилища) 

   

	
	Измеритель: 100 м3 грунта

	
	Разработка грунта под водой гидромониторно-эжекторными снарядами (на отсос) производительностью по грунту:

	44-01-005-01
	      30 м3/ч в речных условиях, группа грунтов 1
	4606,69 
	0,00 
	4606,69 
	732,73 
	0,00 
	 

	44-01-005-02
	      30 м3/ч в речных условиях, группа грунтов 2
	5886,77 
	0,00 
	5886,77 
	936,30 
	0,00 
	 

	44-01-005-03
	      30 м3/ч в речных условиях, группа грунтов 3
	6969,30 
	0,00 
	6969,30 
	1108,36 
	0,00 
	 

	44-01-005-04
	      30 м3/ч в речных условиях, группа грунтов 4
	12358,26 
	0,00 
	12358,26 
	1965,55 
	0,00 
	 

	44-01-005-05
	      60 м3/ч в речных условиях, группа грунтов 1
	2698,94 
	0,00 
	2698,94 
	368,32 
	0,00 
	 

	44-01-005-06
	      60 м3/ч в речных условиях, группа грунтов 2
	3408,22 
	0,00 
	3408,22 
	465,12 
	0,00 
	 

	44-01-005-07
	      60 м3/ч в речных условиях, группа грунтов 3
	4347,78 
	0,00 
	4347,78 
	593,43 
	0,00 
	 

	44-01-005-08
	      60 м3/ч в речных условиях, группа грунтов 4
	5526,84 
	0,00 
	5526,84 
	754,30 
	0,00 
	 

	44-01-005-09
	      60 м3/ч в речных условиях, группа грунтов 5
	7055,93 
	0,00 
	7055,93 
	962,97 
	0,00 
	 

	44-01-005-10
	      60 м3/ч в речных условиях, группа грунтов 6
	8345,53 
	0,00 
	8345,53 
	1139,06 
	0,00 
	 

	44-01-005-11
	      70 м3/ч в речных условиях, группа грунтов 1
	2229,16 
	0,00 
	2229,16 
	304,25 
	0,00 
	 

	44-01-005-12
	      70 м3/ч в речных условиях, группа грунтов 2
	2818,69 
	0,00 
	2818,69 
	384,76 
	0,00 
	 

	44-01-005-13
	      70 м3/ч в речных условиях, группа грунтов 3
	3647,71 
	0,00 
	3647,71 
	497,85 
	0,00 
	 

	44-01-005-14
	      70 м3/ч в речных условиях, группа грунтов 4
	4587,28 
	0,00 
	4587,28 
	626,00 
	0,00 
	 

	44-01-005-15
	      70 м3/ч в речных условиях, группа грунтов 5
	5757,13 
	0,00 
	5757,13 
	785,81 
	0,00 
	 

	44-01-005-16
	      70 м3/ч в речных условиях, группа грунтов 6
	6936,18 
	0,00 
	6936,18 
	946,68 
	0,00 
	 

	Таблица 44-01-006. Разработка грунта под водой землесосными снарядами (на отсос) в речных условиях (реки, озера, водохранилища) 

   

	
	Измеритель: 100 м3 грунта

	
	Разработка грунта под водой землесосными снарядами (на отсос) производительностью по грунту:

	44-01-006-01
	      140 м3/ч в речных условиях, группа грунтов 1
	946,72 
	0,00 
	946,72 
	100,37 
	0,00 
	 

	44-01-006-02
	      140 м3/ч в речных условиях, группа грунтов 2
	1165,79 
	0,00 
	1165,79 
	123,65 
	0,00 
	 

	44-01-006-03
	      140 м3/ч в речных условиях, группа грунтов 3
	1541,35 
	0,00 
	1541,35 
	163,45 
	0,00 
	 

	44-01-006-04
	      140 м3/ч в речных условиях, группа грунтов 4
	1940,38 
	0,00 
	1940,38 
	205,76 
	0,00 
	 

	44-01-006-05
	      140 м3/ч в речных условиях, группа грунтов 5
	2433,30 
	0,00 
	2433,30 
	258,02 
	0,00 
	 

	44-01-006-06
	      140 м3/ч в речных условиях, группа грунтов 6
	2934,04 
	0,00 
	2934,04 
	311,15 
	0,00 
	 

	44-01-006-07
	      200 м3/ч в речных условиях, группа грунтов 1
	740,27 
	0,00 
	740,27 
	78,10 
	0,00 
	 

	44-01-006-08
	      200 м3/ч в речных условиях, группа грунтов 2
	944,49 
	0,00 
	944,49 
	99,61 
	0,00 
	 

	44-01-006-09
	      200 м3/ч в речных условиях, группа грунтов 3
	1191,25 
	0,00 
	1191,25 
	125,58 
	0,00 
	 

	44-01-006-10
	      200 м3/ч в речных условиях, группа грунтов 4
	1523,09 
	0,00 
	1523,09 
	160,66 
	0,00 
	 

	44-01-006-11
	      200 м3/ч в речных условиях, группа грунтов 5
	1957,05 
	0,00 
	1957,05 
	206,40 
	0,00 
	 

	44-01-006-12
	      200 м3/ч в речных условиях, группа грунтов 6
	2280,39 
	0,00 
	2280,39 
	240,51 
	0,00 
	 

	44-01-006-13
	      300 м3/ч в речных условиях, группа грунтов 1
	601,93 
	0,00 
	601,93 
	43,88 
	0,00 
	 

	44-01-006-14
	      300 м3/ч в речных условиях, группа грунтов 2
	697,69 
	0,00 
	697,69 
	50,89 
	0,00 
	 

	44-01-006-15
	      300 м3/ч в речных условиях, группа грунтов 3
	889,21 
	0,00 
	889,21 
	64,90 
	0,00 
	 

	44-01-006-16
	      300 м3/ч в речных условиях, группа грунтов 4
	1135,46 
	0,00 
	1135,46 
	82,90 
	0,00 
	 

	44-01-006-17
	      300 м3/ч в речных условиях, группа грунтов 5
	1217,54 
	0,00 
	1217,54 
	88,83 
	0,00 
	 

	44-01-006-18
	      300 м3/ч в речных условиях, группа грунтов 6
	1354,34 
	0,00 
	1354,34 
	98,86 
	0,00 
	 

	44-01-006-19
	      700 м3/ч в речных условиях, группа грунтов 1
	536,14 
	0,00 
	536,14 
	28,21 
	0,00 
	 

	44-01-006-20
	      700 м3/ч в речных условиях, группа грунтов 2
	603,16 
	0,00 
	603,16 
	31,67 
	0,00 
	 


	44-01-006-21
	      700 м3/ч в речных условиях, группа грунтов 3
	647,83 
	0,00 
	647,83 
	34,05 
	0,00 
	 

	44-01-006-22
	      700 м3/ч в речных условиях, группа грунтов 4
	826,55 
	0,00 
	826,55 
	43,46 
	0,00 
	 

	44-01-006-23
	      700 м3/ч в речных условиях, группа грунтов 5
	938,24 
	0,00 
	938,24 
	49,29 
	0,00 
	 

	44-01-006-24
	      700 м3/ч в речных условиях, группа грунтов 6
	1183,97 
	0,00 
	1183,97 
	62,27 
	0,00 
	 

	44-01-006-25
	      800 м3/ч в речных условиях, группа грунтов 1
	513,80 
	0,00 
	513,80 
	27,03 
	0,00 
	 


	44-01-006-26
	      800 м3/ч в речных условиях, группа грунтов 2
	580,82 
	0,00 
	580,82 
	30,48 
	0,00 
	 

	44-01-006-27
	      800 м3/ч в речных условиях, группа грунтов 3
	625,49 
	0,00 
	625,49 
	32,86 
	0,00 
	 

	44-01-006-28
	      800 м3/ч в речных условиях, группа грунтов 4
	670,17 
	0,00 
	670,17 
	35,24 
	0,00 
	 

	44-01-006-29
	      800 м3/ч в речных условиях, группа грунтов 5
	915,90 
	0,00 
	915,90 
	48,10 
	0,00 
	 

	44-01-006-30
	      800 м3/ч в речных условиях, группа грунтов 6
	1139,29 
	0,00 
	1139,29 
	59,89 
	0,00 
	 


	Таблица 44-01-007. Разработка грунта под водой канатно-скреперными установками в речных условиях (реки, озера, водохранилища) 

   

	
	Измеритель: 100 м3 грунта

	
	Разработка грунта под водой канатно-скреперной установкой с ковшом вместимостью 1 м3 в речных условиях при дальности скреперования:

	44-01-007-01
	      до 50 м в песчано-илистых, гравелистых и глинистых грунтах
	5972,51 
	135,07 
	5837,44 
	371,16 
	0,00 
	13,4 

	44-01-007-02
	      свыше 50 до 100 м в песчано-илистых, гравелистых и глинистых грунтах
	10227,84 
	230,83 
	9997,01 
	636,06 
	0,00 
	22,9 

	44-01-007-03
	      свыше 100 до 150 м в песчано-илистых, гравелистых и глинистых грунтах
	14756,76 
	333,65 
	14423,11 
	917,42 
	0,00 
	33,1 

	44-01-007-04
	      до 50 м в скальных грунтах, предварительно разрыхленных взрывами
	7433,92 
	168,34 
	7265,58 
	462,02 
	0,00 
	16,7 

	44-01-007-05
	      свыше 50 до 100 м в скальных грунтах, предварительно разрыхленных взрывами
	12465,78 
	282,24 
	12183,54 
	775,67 
	0,00 
	28 

	44-01-007-06
	      свыше 100 до 150 м в скальных грунтах, предварительно разрыхленных взрывами
	18737,21 
	423,36 
	18313,85 
	1165,21 
	0,00 
	42 

	
	Разработка грунта под водой канатно-скреперной установкой с ковшом вместимостью 1,5 м3 в речных условиях при дальности скреперования:

	44-01-007-07
	      до 50 м в песчано-илистых, гравелистых и глинистых грунтах
	4339,15 
	97,88 
	4241,27 
	269,60 
	0,00 
	9,71 

	44-01-007-08
	      свыше 50 до 100 м в песчано-илистых, гравелистых и глинистых грунтах
	6961,94 
	157,25 
	6804,69 
	432,95 
	0,00 
	15,6 

	44-01-007-09
	      свыше 100 до 150 м в песчано-илистых, гравелистых и глинистых грунтах
	10746,30 
	242,93 
	10503,37 
	668,77 
	0,00 
	24,1 

	44-01-007-10
	      до 50 м в скальных грунтах, предварительно разрыхленных взрывами
	5284,31 
	118,94 
	5165,37 
	328,40 
	0,00 
	11,8 

	44-01-007-11
	      свыше 50 до 100 м в скальных грунтах, предварительно разрыхленных взрывами
	8892,01 
	200,59 
	8691,42 
	552,76 
	0,00 
	19,9 

	44-01-007-12
	      свыше 100 до 150 м в скальных грунтах, предварительно разрыхленных взрывами
	13449,59 
	303,41 
	13146,18 
	836,17 
	0,00 
	30,1 

	Таблица 44-01-008. Разработка грунта в отвал из-под воды плавучими кранами с грейферами в речных условиях (реки, озера, водохранилища) 

   

	
	Измеритель: 100 м3 грунта

	
	Разработка грунта в отвал из-под воды плавучими кранами с грейферами грузоподъемностью:

	44-01-008-01
	      5 т с ковшом вместимостью 1 м3 в речных условиях, группы грунтов 1-2
	2654,94 
	0,00 
	2654,94 
	273,50 
	0,00 
	 

	44-01-008-02
	      5 т с ковшом вместимостью 1 м3 в речных условиях, группы грунтов 3-4
	3708,33 
	0,00 
	3708,33 
	382,01 
	0,00 
	 

	44-01-008-03
	      5 т с ковшом вместимостью 1 м3 в речных условиях, группы грунтов требующие предварительного разрыхления и камень
	8070,61 
	0,00 
	8070,61 
	831,42 
	0,00 
	 

	44-01-008-04
	      16 т с ковшом вместимостью 4 м3 в речных условиях, группы грунтов 1-2
	1631,51 
	0,00 
	1631,51 
	134,99 
	0,00 
	 

	44-01-008-05
	      16 т с ковшом вместимостью 4 м3 в речных условиях, группы грунтов 3-4
	2067,84 
	0,00 
	2067,84 
	171,07 
	0,00 
	 

	44-01-008-06
	      16 т с ковшом вместимостью 4 м3 в речных условиях, группы грунтов требующие предварительного разрыхления и камень
	4928,87 
	0,00 
	4928,87 
	407,88 
	0,00 
	 

	Таблица 44-01-009. Разработка грунта из-под воды в баржи плавучими кранами с грейферами с отвозкой и выгрузкой в отвал или сооружение в речных условиях (реки, озера, водохранилища) 

   

	
	Измеритель: 100 м3 грунта

	
	Разработка грунта из-под воды в баржи плавучими кранами с грейферами грузоподъемностью 5 т с ковшом вместимостью 1 м3 при дальности транспортировки до 5 км в речных условиях, группы грунтов:

	44-01-009-01
	      1-2
	7433,03 
	0,00 
	7433,03 
	713,79 
	0,00 
	 

	44-01-009-02
	      3-4
	10461,90 
	0,00 
	10461,90 
	1002,50 
	0,00 
	 

	44-01-009-03
	      требующие предварительного разрыхления и камень
	21634,36 
	0,00 
	21634,36 
	2100,65 
	0,00 
	 

	
	Разработка грунта из-под воды в баржи плавучими кранами с грейферами грузоподъемностью 16 т с ковшом вместимостью 4 м3 при дальности транспортировки до 5 км в речных условиях, группы грунтов:

	44-01-009-04
	      1-2
	6415,62 
	0,00 
	6415,62 
	499,89 
	0,00 
	 

	44-01-009-05
	      3-4
	8076,44 
	0,00 
	8076,44 
	630,83 
	0,00 
	 

	44-01-009-06
	      требующие предварительного разрыхления и камень
	18471,37 
	0,00 
	18471,37 
	1456,78 
	0,00 
	 

	
	На каждые последующие 10 км транспортировки грунта добавлять к расценке:

	44-01-009-07
	      44-01-009-01
	1626,10 
	0,00 
	1626,10 
	119,15 
	0,00 
	 

	44-01-009-08
	      44-01-009-02
	2408,28 
	0,00 
	2408,28 
	175,85 
	0,00 
	 

	44-01-009-09
	      44-01-009-03
	3117,81 
	0,00 
	3117,81 
	236,40 
	0,00 
	 

	44-01-009-10
	      44-01-009-04
	1291,75 
	0,00 
	1291,75 
	84,40 
	0,00 
	 

	44-01-009-11
	      44-01-009-05
	1490,81 
	0,00 
	1490,81 
	98,01 
	0,00 
	 

	44-01-009-12
	      44-01-009-06
	2019,26 
	0,00 
	2019,26 
	140,01 
	0,00 
	 

	Таблица 44-01-010. Разработка грунта под водой штанговыми (черпаковыми) снарядами в речных условиях (реки, озера, водохранилища) 

   

	
	Измеритель: 100 м3 грунта

	
	Разработка грунта под водой штанговыми (черпаковыми) снарядами с ковшом вместимостью:

	44-01-010-01
	      2,2 м3 в речных условиях, группа грунтов 1
	2449,97 
	0,00 
	2449,97 
	239,75 
	0,00 
	 

	44-01-010-02
	      2,2 м3 в речных условиях, группа грунтов 2
	3058,46 
	0,00 
	3058,46 
	299,31 
	0,00 
	 

	44-01-010-03
	      2,2 м3 в речных условиях, группа грунтов 3
	3875,12 
	0,00 
	3875,12 
	379,18 
	0,00 
	 

	44-01-010-04
	      2,2 м3 в речных условиях, группа грунтов 4
	5108,12 
	0,00 
	5108,12 
	499,83 
	0,00 
	 

	44-01-010-05
	      2,2 м3 в речных условиях, группа грунтов 5
	6832,84 
	0,00 
	6832,84 
	682,05 
	0,00 
	 

	44-01-010-06
	      2,2 м3 в речных условиях, группа грунтов 6
	7558,09 
	0,00 
	7558,09 
	739,58 
	0,00 
	 

	44-01-010-07
	      2,2 м3 в речных условиях, группа грунтов 7
	8983,24 
	0,00 
	8983,24 
	879,01 
	0,00 
	 

	44-01-010-08
	      2,5 м3 в речных условиях, группа грунтов 1
	3221,24 
	0,00 
	3221,24 
	327,35 
	0,00 
	 

	44-01-010-09
	      2,5 м3 в речных условиях, группа грунтов 2
	3058,46 
	0,00 
	3058,46 
	299,31 
	0,00 
	 

	44-01-010-10
	      2,5 м3 в речных условиях, группа грунтов 3
	3875,12 
	0,00 
	3875,12 
	379,18 
	0,00 
	 


	44-01-010-11
	      2,5 м3 в речных условиях, группа грунтов 4
	4899,95 
	0,00 
	4899,95 
	479,51 
	0,00 
	 

	44-01-010-12
	      2,5 м3 в речных условиях, группа грунтов 5
	5924,77 
	0,00 
	5924,77 
	579,70 
	0,00 
	 

	44-01-010-13
	      2,5 м3 в речных условиях, группа грунтов 6
	6196,99 
	0,00 
	6196,99 
	606,41 
	0,00 
	 

	44-01-010-14
	      2,5 м3 в речных условиях, группа грунтов 7
	6949,60 
	0,00 
	6949,60 
	680,02 
	0,00 
	 

	44-01-010-15
	      4 м3 в речных условиях, группа грунтов 1
	2053,46 
	0,00 
	2053,46 
	192,72 
	0,00 
	 

	44-01-010-16
	      4 м3 в речных условиях, группа грунтов 2
	2337,27 
	0,00 
	2337,27 
	219,30 
	0,00 
	 

	44-01-010-17
	      4 м3 в речных условиях, группа грунтов 3
	2437,44 
	0,00 
	2437,44 
	228,76 
	0,00 
	 

	44-01-010-18
	      4 м3 в речных условиях, группа грунтов 4
	2671,17 
	0,00 
	2671,17 
	250,74 
	0,00 
	 

	44-01-010-19
	      4 м3 в речных условиях, группа грунтов 5
	3188,71 
	0,00 
	3188,71 
	299,31 
	0,00 
	 

	44-01-010-20
	      4 м3 в речных условиях, группа грунтов 6
	4257,17 
	0,00 
	4257,17 
	399,50 
	0,00 
	 

	44-01-010-21
	      4 м3 в речных условиях, группа грунтов 7
	8514,35 
	0,00 
	8514,35 
	799,13 
	0,00 
	 

	Таблица 44-01-011. Разработка грунта под водой многочерпаковыми снарядами в речных условиях (реки, озера, водохранилища) 

   

	
	Измеритель: 100 м3 грунта

	
	Разработка грунта под водой многочерпаковыми снарядами производительностью 200 м3/ч в речных условиях, группа грунтов:

	44-01-011-01
	      1
	2217,60 
	0,00 
	2217,60 
	121,67 
	0,00 
	 

	44-01-011-02
	      2
	2833,60 
	0,00 
	2833,60 
	155,43 
	0,00 
	 

	44-01-011-03
	      3
	3572,80 
	0,00 
	3572,80 
	195,94 
	0,00 
	 

	44-01-011-04
	      4
	4312,00 
	0,00 
	4312,00 
	236,45 
	0,00 
	 

	44-01-011-05
	      5
	5513,20 
	0,00 
	5513,20 
	302,45 
	0,00 
	 

	44-01-011-06
	      6
	6683,60 
	0,00 
	6683,60 
	366,53 
	0,00 
	 

	44-01-011-07
	      7
	8254,40 
	0,00 
	8254,40 
	452,78 
	0,00 
	 

	Раздел 2. ПОДЪЕМ ИЗ ВОДЫ РАЗНЫХ ПРЕДМЕТОВ В РЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ (РЕКИ, ОЗЕРА, ВОДОХРАНИЛИЩА) 

   

	Таблица 44-01-020. Подъем из воды разных предметов в речных условиях (реки, озера, водохранилища) 

   

	
	Измеритель: 1 предмет

	
	Подъем из воды в речных условиях:

	44-01-020-01
	      стальных ферм массой до 10 т
	3702,94 
	60,82 
	3642,12 
	426,13 
	0,00 
	7,31 

	44-01-020-02
	      обломков железобетонных конструкций, рельс, труб и прочих предметов массой до 0,6 т
	431,06 
	9,73 
	421,33 
	57,91 
	0,00 
	1,17 

	44-01-020-03
	      обломков железобетонных конструкций, рельс, труб и прочих предметов массой до 3 т
	549,43 
	15,89 
	533,54 
	84,11 
	0,00 
	1,91 

	44-01-020-04
	      обломков железобетонных конструкций, рельс, труб и прочих предметов массой до 15 т
	1432,26 
	23,05 
	1409,21 
	160,30 
	0,00 
	2,77 

	44-01-020-05
	      бревен массой до 0,6 т
	203,10 
	4,99 
	198,11 
	24,43 
	0,00 
	0,6 

	Раздел 3. РАЗРАВНИВАНИЕ КАМЕННЫХ, ЩЕБЕНОЧНЫХ (ГРАВИЙНЫХ) И ПЕСЧАНЫХ ПОСТЕЛЕЙ В РЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ (РЕКИ, ОЗЕРА, ВОДОХРАНИЛИЩА) 

   

	Таблица 44-01-025. Разравнивание водолазами каменных постелей под водой в речных условиях (реки, озера, водохранилища) 

   

	
	Измеритель: 100 м2 постели

	
	Грубое разравнивание водолазами каменных постелей под водой в речных условиях при отсыпке горизонтальных постелей:

	44-01-025-01
	      шаландами с открывающимся днищем
	8083,11 
	126,64 
	7956,47 
	2086,21 
	0,00 
	15,5 

	44-01-025-02
	      другими плавучими средствами
	1989,92 
	126,64 
	1863,28 
	488,56 
	0,00 
	15,5 

	
	Тщательное разравнивание водолазами каменных постелей под водой в речных условиях при отсыпке горизонтальных постелей:

	44-01-025-03
	      шаландами с открывающимся днищем
	20262,74 
	349,02 
	17233,92 
	2766,76 
	2679,80 
	42,72 

	44-01-025-04
	      другими плавучими средствами
	14167,25 
	349,02 
	11138,43 
	1167,76 
	2679,80 
	42,72 

	
	Весьма тщательное разравнивание водолазами каменных постелей под водой в речных условиях при отсыпке горизонтальных постелей:

	44-01-025-05
	      шаландами с открывающимся днищем
	23465,69 
	436,93 
	20348,96 
	3105,45 
	2679,80 
	53,48 

	44-01-025-06
	      другими плавучими средствами
	17370,19 
	436,93 
	14253,46 
	1507,28 
	2679,80 
	53,48 

	
	Грубое разравнивание водолазами каменных постелей под водой в речных условиях при отсыпке наклонных постелей:

	44-01-025-07
	      шаландами с открывающимся днищем
	10215,25 
	263,89 
	9951,36 
	2609,27 
	0,00 
	32,3 

	44-01-025-08
	      другими плавучими средствами
	4142,84 
	263,89 
	3878,95 
	1017,07 
	0,00 
	32,3 

	
	Тщательное разравнивание водолазами каменных постелей под водой в речных условиях при отсыпке наклонных постелей:

	44-01-025-09
	      шаландами с открывающимся днищем
	26316,32 
	514,96 
	23121,56 
	3407,85 
	2679,80 
	63,03 

	44-01-025-10
	      другими плавучими средствами
	20220,82 
	514,96 
	17026,06 
	1809,38 
	2679,80 
	63,03 

	
	Весьма тщательное разравнивание водолазами каменных постелей под водой в речных условиях при отсыпке наклонных постелей:

	44-01-025-11
	      шаландами с открывающимся днищем
	32001,16 
	671,17 
	28650,19 
	4006,60 
	2679,80 
	82,15 

	44-01-025-12
	      другими плавучими средствами
	25905,67 
	671,17 
	22554,70 
	2407,54 
	2679,80 
	82,15 

	Таблица 44-01-026. Разравнивание под водой водолазами щебеночных (гравийных) и песчаных постелей в речных условиях (реки, озера, водохранилища) 

   

	
	Измеритель: 100 м2 постели

	
	Разравнивание в речных условиях под водой водолазами щебеночных (гравийных):

	44-01-026-01
	      горизонтальных постелей грубое
	2531,36 
	187,83 
	2343,53 
	614,48 
	0,00 
	22,99 

	44-01-026-02
	      горизонтальных постелей тщательное
	5121,43 
	367,40 
	4754,03 
	1246,52 
	0,00 
	44,97 

	44-01-026-03
	      горизонтальных постелей весьма тщательное
	6116,46 
	441,18 
	5675,28 
	1488,07 
	0,00 
	54 

	44-01-026-04
	      наклонных постелей грубое
	5262,22 
	390,44 
	4871,78 
	1277,39 
	0,00 
	47,79 

	44-01-026-05
	      наклонных постелей тщательное
	8026,72 
	575,90 
	7450,82 
	1953,63 
	0,00 
	70,49 

	44-01-026-06
	      наклонных постелей весьма тщательное
	9883,54 
	712,59 
	9170,95 
	2404,65 
	0,00 
	87,22 

	44-01-026-07
	Разравнивание под водой водолазами песчаных постелей
	7208,63 
	107,35 
	7101,28 
	977,87 
	0,00 
	13,14 

	Раздел 4. ПОДВОДНОЕ БЕТОНИРОВАНИЕ В РЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ (РЕКИ, ОЗЕРА, ВОДОХРАНИЛИЩА) 

   

	Таблица 44-01-030. Установка опалубки под водой в речных условиях (реки, озера, водохранилища) 

   

	
	Измеритель: 100 м2 опалубки

	44-01-030-01
	Установка опалубки под водой в речных условиях
	78832,65 
	3153,95 
	58955,95 
	10565,77 
	16722,75 
	386,04 

	Таблица 44-01-031. Укладка бетона в речных условиях (реки, озера, водохранилища) 

   

	
	Измеритель: 100 м3 бетона по проекту

	
	Укладка бетона в речных условиях при подаче:

	44-01-031-01
	      в мешках
	263018,77 
	8468,95 
	137258,22 
	19413,30 
	117291,60 
	1044,26 

	44-01-031-02
	      в бадьях
	199302,15 
	8662,70 
	105132,85 
	14869,80 
	85506,60 
	1068,15 

	44-01-031-03
	      методом вертикально перемещаемой трубы
	139638,08 
	970,52 
	53160,96 
	6413,95 
	85506,60 
	102,16 

	Таблица 44-01-032. Оборудование и разборка плавучего сооружения для укладки бетона методом вертикально перемещаемой трубы (ВПТ) в речных условиях (реки, озера, водохранилища) 

   

	
	Измеритель: 1 сооружение

	44-01-032-01
	Оборудование и разборка плавучего сооружения для укладки бетона методом вертикально перемещаемой трубы (ВПТ) в речных условиях
	27434,28 
	3408,01 
	11147,09 
	1571,83 
	12879,18 
	362,94 

	Раздел 5. ПОДВОДНЫЕ РАБОТЫ С МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ КОНСТРУКЦИЯМИ В РЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ (РЕКИ, ОЗЕРА, ВОДОХРАНИЛИЩА) 

   

	Таблица 44-01-040. Подводная электросварка в речных условиях (реки, озера, водохранилища) 

   

	
	Измеритель: 1 м шва

	
	Подводная электросварка в речных условиях:

	44-01-040-01
	      внахлестку, толщина стали до 4 мм
	533,58 
	0,00 
	420,21 
	63,61 
	113,37 
	 

	44-01-040-02
	      внахлестку, толщина стали свыше 4 до 6 мм
	741,50 
	0,00 
	571,45 
	86,27 
	170,05 
	 

	44-01-040-03
	      внахлестку, толщина стали свыше 6 до 8 мм
	1131,41 
	0,00 
	848,00 
	125,90 
	283,41 
	 

	44-01-040-04
	      внахлестку, толщина стали свыше 8 до 10 мм
	1454,97 
	0,00 
	1114,87 
	166,27 
	340,10 
	 

	44-01-040-05
	      встык и заварка трещин, толщина стали до 4 мм
	450,91 
	0,00 
	337,54 
	51,30 
	113,37 
	 

	44-01-040-06
	      встык и заварка трещин, толщина стали свыше 4 до 6 мм
	573,60 
	0,00 
	460,23 
	69,80 
	113,37 
	 

	44-01-040-07
	      встык и заварка трещин, толщина стали свыше 6 до 8 мм
	843,02 
	0,00 
	672,97 
	100,60 
	170,05 
	 

	44-01-040-08
	      встык и заварка трещин, толщина стали свыше 8 до 10 мм
	1199,97 
	0,00 
	916,56 
	136,37 
	283,41 
	 

	Таблица 44-01-041. Подводная электродуговая резка стали в речных условиях (реки, озера, водохранилища) 

   

	
	Измеритель: 1 м реза

	
	Подводная электродуговая резка стали в речных условиях, толщина листовой или профильной стали:

	44-01-041-01
	      до 5 мм, нижнее положение реза
	417,13 
	0,00 
	370,51 
	56,64 
	46,62 
	 

	44-01-041-02
	      до 5 мм, вертикальное или горизонтальное положение реза
	506,85 
	0,00 
	460,23 
	69,80 
	46,62 
	 

	44-01-041-03
	      свыше 5 до 8 мм, нижнее положение реза
	603,74 
	0,00 
	533,80 
	80,28 
	69,94 
	 

	44-01-041-04
	      свыше 5 до 8 мм, вертикальное или горизонтальное положение реза
	745,22 
	0,00 
	675,28 
	101,23 
	69,94 
	 

	44-01-041-05
	      свыше 8 до 10 мм, нижнее положение реза
	690,77 
	0,00 
	620,83 
	94,11 
	69,94 
	 

	44-01-041-06
	      свыше 8 до 10 мм, вертикальное или горизонтальное положение реза
	917,94 
	0,00 
	848,00 
	125,90 
	69,94 
	 

	44-01-041-07
	      свыше 10 до 15 мм, нижнее положение реза
	941,25 
	0,00 
	848,00 
	125,90 
	93,25 
	 

	44-01-041-08
	      свыше 10 до 15 мм, вертикальное или горизонтальное положение реза
	1187,15 
	0,00 
	1093,90 
	162,18 
	93,25 
	 

	44-01-041-09
	      свыше 15 до 20 мм ,нижнее положение реза
	1410,44 
	0,00 
	1273,54 
	188,51 
	136,90 
	 

	44-01-041-10
	      свыше 15 до 20 мм, вертикальное или горизонтальное положение реза
	1721,69 
	0,00 
	1584,79 
	236,76 
	136,90 
	 

	44-01-041-11
	      свыше 20 до 25 мм, нижнее положение реза
	1819,46 
	0,00 
	1636,93 
	243,26 
	182,53 
	 

	44-01-041-12
	      свыше 20 до 25 мм, вертикальное или горизонтальное положение реза
	2378,97 
	0,00 
	2196,44 
	327,92 
	182,53 
	 

	
	Измеритель: 100 резов

	
	Подводная электродуговая резка стали в речных условиях, диаметр круглой стали:

	44-01-041-13
	      до 12 мм, нижнее положение реза
	5620,28 
	0,00 
	5027,06 
	745,63 
	593,22 
	 

	44-01-041-14
	      до 12 мм, вертикальное или горизонтальное положение реза
	6329,23 
	0,00 
	5736,01 
	849,14 
	593,22 
	 

	44-01-041-15
	      свыше 12 до 25 мм, нижнее положение реза
	8078,49 
	0,00 
	7257,11 
	1076,57 
	821,38 
	 

	44-01-041-16
	      свыше 12 до 25 мм, вертикальное или горизонтальное положение реза
	9535,07 
	0,00 
	8713,69 
	1285,20 
	821,38 
	 

	44-01-041-17
	      свыше 25 до 50 мм, нижнее положение реза
	15810,14 
	0,00 
	14198,10 
	2103,89 
	1612,04 
	 

	44-01-041-18
	      свыше 25 до 50 мм, вертикальное или горизонтальное положение реза
	19177,89 
	0,00 
	17565,85 
	2608,73 
	1612,04 
	 

	44-01-041-19
	      свыше 50 до 75 мм, нижнее положение реза
	25672,20 
	0,00 
	23052,64 
	3424,25 
	2619,56 
	 

	44-01-041-20
	      свыше 50 до 75 мм, вертикальное или горизонтальное положение реза
	33397,75 
	0,00 
	30778,19 
	4556,69 
	2619,56 
	 

	44-01-041-21
	      свыше 75 до 100 мм, нижнее положение реза
	38074,44 
	0,00 
	33372,66 
	4958,41 
	4701,78 
	 

	44-01-041-22
	      свыше 75 до 100 мм, вертикальное или горизонтальное положение реза
	48212,58 
	0,00 
	43510,80 
	6448,47 
	4701,78 
	 

	Таблица 44-01-042. Подводная электрокислородная резка стали и труб в речных условиях (реки, озера, водохранилища) 

   

	
	Измеритель: 1 м реза

	
	Подводная электрокислородная резка стали в речных условиях, толщина листовой или профильной стали:

	44-01-042-01
	      до 8 мм
	178,52 
	0,00 
	158,16 
	24,64 
	20,36 
	 

	44-01-042-02
	      свыше 8 до 10 мм
	202,07 
	0,00 
	179,19 
	28,19 
	22,88 
	 

	44-01-042-03
	      свыше 10 до 15 мм
	262,13 
	0,00 
	231,21 
	35,67 
	30,92 
	 

	44-01-042-04
	      свыше 15 до 20 мм
	398,10 
	0,00 
	351,85 
	53,19 
	46,25 
	 

	44-01-042-05
	      свыше 20 до 30 мм
	521,82 
	0,00 
	460,23 
	69,80 
	61,59 
	 

	44-01-042-06
	      свыше 30 до 40 мм
	665,24 
	0,00 
	585,56 
	88,03 
	79,68 
	 

	44-01-042-07
	      свыше 40 до 50 мм
	779,21 
	0,00 
	681,68 
	103,75 
	97,53 
	 

	
	Измеритель: 100 резов

	
	Подводная электрокислородная резка стали в речных условиях, диаметр круглой стали:

	44-01-042-08
	      до 12 мм
	3051,00 
	0,00 
	2680,99 
	399,56 
	370,01 
	 

	44-01-042-09
	      свыше 12 до 25 мм
	5369,74 
	0,00 
	4722,22 
	700,56 
	647,52 
	 

	44-01-042-10
	      свыше 25 до 50 мм
	10270,67 
	0,00 
	9057,58 
	1341,48 
	1213,09 
	 

	44-01-042-11
	      свыше 50 до 75 мм
	16889,94 
	0,00 
	14865,43 
	2207,73 
	2024,51 
	 

	44-01-042-12
	      свыше 75 до 100 мм
	29210,84 
	0,00 
	26514,92 
	3920,70 
	2695,92 
	 

	
	Измеритель: 1 рез

	
	Подводная электрокислородная резка труб в речных условиях диаметром:

	44-01-042-13
	      219 мм
	206,52 
	0,00 
	191,19 
	29,47 
	15,33 
	 

	44-01-042-14
	      245 мм
	227,70 
	0,00 
	209,91 
	32,43 
	17,79 
	 

	44-01-042-15
	      273 мм
	258,85 
	0,00 
	240,63 
	36,68 
	18,22 
	 

	44-01-042-16
	      299 мм
	279,84 
	0,00 
	259,29 
	40,10 
	20,55 
	 

	44-01-042-17
	      325 мм
	303,53 
	0,00 
	280,59 
	43,35 
	22,94 
	 

	44-01-042-18
	      351 мм
	322,94 
	0,00 
	299,57 
	46,07 
	23,37 
	 

	44-01-042-19
	      377 мм
	358,56 
	0,00 
	332,80 
	51,04 
	25,76 
	 

	44-01-042-20
	      426 мм
	396,67 
	0,00 
	368,14 
	56,48 
	28,53 
	 

	44-01-042-21
	      478 мм
	451,09 
	0,00 
	417,78 
	63,91 
	33,31 
	 

	44-01-042-22
	      529 мм
	493,87 
	0,00 
	457,80 
	70,15 
	36,07 
	 

	44-01-042-23
	      630 мм
	595,95 
	0,00 
	552,34 
	84,62 
	43,61 
	 

	44-01-042-24
	      720 мм
	679,01 
	0,00 
	630,00 
	96,96 
	49,01 
	 

	44-01-042-25
	      820 мм
	761,85 
	0,00 
	705,29 
	109,10 
	56,56 
	 

	44-01-042-26
	      920 мм
	873,81 
	0,00 
	809,71 
	122,92 
	64,10 
	 


	44-01-042-27
	      1020 мм
	947,64 
	0,00 
	878,01 
	133,70 
	69,63 
	 

	44-01-042-28
	      1220 мм
	1165,34 
	0,00 
	1080,75 
	166,21 
	84,59 
	 

	44-01-042-29
	      1420 мм
	1312,64 
	0,00 
	1214,92 
	188,28 
	97,72 
	 

	44-01-042-30
	      1620 мм
	1628,07 
	0,00 
	1515,27 
	231,81 
	112,80 
	 

	Раздел 6. УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ В РЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ (РЕКИ, ОЗЕРА, ВОДОХРАНИЛИЩА) 

   

	Таблица 44-01-050. Укладка трубопроводов в подводную траншею протаскиванием по дну в речных условиях (реки, озера, водохранилища) 

   

	
	Измеритель: 100 м трубопровода

	
	Укладка трубопроводов в подводную траншею протаскиванием по дну в речных условиях, диаметр трубопроводов:

	44-01-050-01
	      до 300 мм
	21600,73 
	2671,80 
	11366,92 
	1513,28 
	7562,01 
	287,91 

	44-01-050-02
	      до 500 мм
	28574,06 
	3532,42 
	15682,91 
	1969,30 
	9358,73 
	376,19 

	44-01-050-03
	      до 700 мм
	40081,41 
	4608,74 
	22932,36 
	2820,35 
	12540,31 
	485,13 

	44-01-050-04
	      до 800 мм
	44508,68 
	5299,39 
	25266,80 
	3023,86 
	13942,49 
	557,83 

	44-01-050-05
	      до 1000 мм
	52302,82 
	6402,53 
	30075,43 
	3464,30 
	15824,86 
	673,95 

	44-01-050-06
	      до 1200 мм
	71213,02 
	7068,20 
	46840,92 
	4100,51 
	17303,90 
	734,74 

	44-01-050-07
	      до 1400 мм
	81764,51 
	8055,40 
	54405,93 
	4558,33 
	19303,18 
	837,36 

	Таблица 44-01-051. Укладка трубопроводов «труба в трубе» в подводную траншею протаскиванием по дну в речных условиях (реки, озера, водохранилища) 

   

	
	Измеритель: 100 м трубопровода

	
	Укладка трубопроводов «труба в трубе» в подводную траншею протаскиванием по дну в речных условиях, диаметр трубопроводов:

	44-01-051-01
	      325/530 мм
	56841,81 
	3465,32 
	22264,90 
	2799,96 
	31111,59 
	364,77 

	44-01-051-02
	      530/720 мм
	76414,38 
	4124,67 
	27607,38 
	3225,26 
	44682,33 
	428,76 

	44-01-051-03
	      720/1020 мм
	112569,16 
	5204,80 
	59922,90 
	4069,74 
	47441,46 
	541,04 

	Таблица 44-01-052. Укладка трубопроводов в подводную траншею заполнением водой (свободное погружение) в речных условиях (реки, озера, водохранилища) 

   

	
	Измеритель: 100 м трубопровода

	
	Укладка трубопроводов в подводную траншею заполнением водой (свободное погружение) в речных условиях, диаметр трубопровода:

	44-01-052-01
	      до 300 мм
	15746,75 
	2466,42 
	8246,38 
	1375,74 
	5033,95 
	269,26 

	44-01-052-02
	      до 500 мм
	20414,81 
	3118,98 
	11026,30 
	1787,36 
	6269,53 
	340,5 

	44-01-052-03
	      до 700 мм
	29005,19 
	4039,12 
	16016,38 
	2505,88 
	8949,69 
	435,25 

	44-01-052-04
	      до 800 мм
	32028,61 
	4647,52 
	17615,54 
	2673,73 
	9765,55 
	500,81 

	44-01-052-05
	      до 1000 мм
	35916,65 
	5595,65 
	18565,90 
	2822,44 
	11755,10 
	602,98 

	44-01-052-06
	      до 1200 мм
	48599,28 
	6065,75 
	29674,98 
	3286,00 
	12858,55 
	645,98 

	44-01-052-07
	      до 1400 мм
	55066,30 
	6974,89 
	33663,95 
	3586,42 
	14427,46 
	742,8 

	Таблица 44-01-053. Укладка трубопроводов в подводную траншею секциями с плавучих опор в речных условиях (реки, озера, водохранилища) 

   

	
	Измеритель: 100 м трубопровода

	
	Укладка трубопроводов в подводную траншею секциями с плавучих опор в речных условиях, диаметр трубопроводов:

	44-01-053-01
	      до 300 мм
	35396,79 
	6462,88 
	24769,37 
	3709,95 
	4164,54 
	714,92 

	44-01-053-02
	      до 500 мм
	41419,18 
	6827,19 
	29592,14 
	4377,92 
	4999,85 
	755,22 

	44-01-053-03
	      до 700 мм
	47147,49 
	7349,97 
	33646,12 
	5005,04 
	6151,40 
	813,05 

	44-01-053-04
	      до 800 мм
	51833,90 
	7750,08 
	36928,53 
	5436,94 
	7155,29 
	857,31 

	44-01-053-05
	      до 1000 мм
	67904,00 
	12961,64 
	43142,17 
	6286,05 
	11800,19 
	1433,81 

	44-01-053-06
	      до 1200 мм
	81126,35 
	13742,43 
	52456,62 
	7641,56 
	14927,30 
	1520,18 

	44-01-053-07
	      до 1400 мм
	90567,90 
	14474,94 
	58597,48 
	8500,21 
	17495,48 
	1601,21 

	Раздел 7. УКЛАДКА КАБЕЛЯ В РЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ (РЕКИ, ОЗЕРА, ВОДОХРАНИЛИЩА) 

   

	Таблица 44-01-060. Укладка кабеля в подводную траншею в речных условиях (реки, озера, водохранилища) 

   

	
	Измеритель: 100 м уложенного кабеля

	
	Укладка первой нитки кабеля в подводную траншею в речных условиях при ширине реки:

	44-01-060-01
	      до 200 м
	26281,62 
	1370,91 
	12511,44 
	253,73 
	12399,27 
	156,14 

	44-01-060-02
	      более 200 м
	13271,96 
	711,86 
	9911,35 
	197,44 
	2648,75 
	75,81 

	
	Укладка каждой последующей нитки кабеля в подводную траншею в речных условиях в одной траншее при ширине реки:

	44-01-060-03
	      до 200 м
	1941,94 
	158,60 
	1783,34 
	135,85 
	0,00 
	17,09 

	44-01-060-04
	      более 200 м
	2558,37 
	217,66 
	2340,71 
	197,44 
	0,00 
	23,18 

	Таблица 44-01-061. Протаскивание конца кабеля в береговой колодец через вводную трубу в речных условиях (реки, озера, водохранилища) 

   

	
	Измеритель: 1 конец кабеля

	44-01-061-01
	Протаскивание конца кабеля в береговой колодец через вводную трубу в речных условиях
	1692,80 
	197,52 
	1407,32 
	216,39 
	87,96 
	21,85 

	(103-9010)
	  Трубы стальные, (км)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	Раздел 8. ОПУСКАНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ПОД ВОДУ В РЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ (РЕКИ, ОЗЕРА, ВОДОХРАНИЛИЩА) 

   

	Таблица 44-01-065. Опускание металлических и железобетонных оболочек оголовков водозаборных и сбросных сооружений под воду в речных условиях (реки, озера, водохранилища) 

   

	
	Измеритель: 1 оболочка

	
	Опускание металлических и железобетонных оболочек оголовков водозаборных и сбросных сооружений под воду в речных условиях массой:

	44-01-065-01
	      до 10 т
	11044,52 
	617,48 
	9714,76 
	1130,72 
	712,28 
	67,41 

	(403-9860)
	  Оболочки оголовков, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	44-01-065-02
	      до 20 т
	18379,72 
	1954,60 
	12355,56 
	2116,11 
	4069,56 
	220,61 

	(403-9860)
	  Оболочки оголовков, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	44-01-065-03
	      до 30 т
	24048,47 
	2916,68 
	16829,65 
	2842,37 
	4302,14 
	335,25 

	(403-9860)
	  Оболочки оголовков, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	44-01-065-04
	      до 50 т
	45824,08 
	4972,75 
	35571,13 
	5564,09 
	5280,20 
	571,58 

	(403-9860)
	  Оболочки оголовков, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	Раздел 9. ВОДОЛАЗНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ РЕЧНЫХ УСЛОВИЙ (РЕКИ, ОЗЕРА, ВОДОХРАНИЛИЩА) 

   

	Таблица 44-01-070. Водолазное обследование дна акватории в речных условиях (реки, озера, водохранилища) 

   

	
	Измеритель: 100 м2 дна акватории

	44-01-070-01
	Водолазное обследование дна акватории в речных условиях при радиусе видимости более 1 м
	36,24 
	3,92 
	32,32 
	8,48 
	0,00 
	0,48 

	Раздел 10. ПЕРЕМЕЩЕНИЕ И ВЫЕМКА КАМНЯ И ЩЕБНЯ ИЗ ВОДЫ В РЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ (РЕКИ, ОЗЕРА, ВОДОХРАНИЛИЩА) 

   

	Таблица 44-01-073. Перемещение и выемка камня и щебня из воды в речных условиях (реки, озера, водохранилища) 

   

	
	Измеритель: 1 м3

	
	Перемещение камня в речных условиях:

	44-01-073-01
	      под водой
	371,73 
	0,00 
	371,73 
	97,47 
	0,00 
	 

	44-01-073-02
	      под водой с перекидкой за стенку
	487,18 
	0,00 
	487,18 
	127,74 
	0,00 
	 

	
	Выемка камня из воды в речных условиях массой:

	44-01-073-03
	      до 8 кг
	769,84 
	44,04 
	725,80 
	166,22 
	0,00 
	5,39 

	44-01-073-04
	      до 50 кг
	417,20 
	19,36 
	397,84 
	91,37 
	0,00 
	2,37 

	44-01-073-05
	      до 100 кг
	936,32 
	101,63 
	834,69 
	191,76 
	0,00 
	12,44 

	44-01-073-06
	Выемка щебня из воды в речных условиях
	1179,56 
	125,82 
	1053,74 
	241,80 
	0,00 
	15,4 

	Раздел 11. СВАРКА ПЛЕТЕЙ ТРУБОПРОВОДА В РЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ (РЕКИ, ОЗЕРА, ВОДОХРАНИЛИЩА) 

   

	Таблица 44-01-077. Сварка на плаву готовых плетей трубопровода в речных условиях (реки, озера, водохранилища) 

   

	
	Измеритель: 1 стык

	
	Сварка на плаву в речных условиях готовых плетей трубопровода диаметром:

	44-01-077-01
	      до 200 мм
	13261,51 
	683,69 
	12262,44 
	1020,68 
	315,38 
	72,81 

	44-01-077-02
	      до 300 мм
	17753,80 
	789,74 
	16636,47 
	1371,14 
	327,59 
	83,13 

	44-01-077-03
	      до 400 мм
	21860,45 
	896,39 
	20621,46 
	1690,96 
	342,60 
	93,18 

	44-01-077-04
	      до 500 мм
	27554,11 
	999,40 
	26194,63 
	1850,82 
	360,08 
	105,2 

	44-01-077-05
	      до 600 мм
	31757,45 
	1103,99 
	30275,43 
	2123,13 
	378,03 
	114,76 

	44-01-077-06
	      до 700 мм
	35432,32 
	1199,13 
	33865,34 
	2363,60 
	367,85 
	123,24 

	44-01-077-07
	      до 800 мм
	39856,65 
	1293,31 
	38184,66 
	2653,65 
	378,68 
	132,92 

	44-01-077-08
	      до 900 мм
	39668,34 
	1360,27 
	37919,17 
	2630,17 
	388,90 
	141,4 

	44-01-077-09
	      до 1000 мм
	43646,35 
	1478,08 
	41769,33 
	2887,03 
	398,94 
	151,91 

	44-01-077-10
	      до 1200 мм
	51639,96 
	1661,88 
	49558,46 
	3401,91 
	419,62 
	170,8 

	44-01-077-11
	      до 1400 мм
	59436,06 
	1877,71 
	57119,32 
	3899,95 
	439,03 
	190,63 

	Раздел 12. УСТРОЙСТВО ЭЛЕМЕНТОВ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В РЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ (РЕКИ, ОЗЕРА, ВОДОХРАНИЛИЩА) 

   

	Таблица 44-01-080. Установка элементов деревянных конструкций гидротехнических сооружений под водой в речных условиях (реки, озера, водохранилища) 

   

	
	Измеритель: 1 м3 древесины в конструкции

	
	Установка элементов деревянных конструкций гидротехнических сооружений под водой в речных условиях - :

	44-01-080-01
	      схваток или раскосов из пластин
	4476,62 
	345,11 
	2547,46 
	126,29 
	1584,05 
	41,48 

	44-01-080-02
	      схваток или раскосов из бревен
	2531,51 
	170,31 
	1274,72 
	63,15 
	1086,48 
	20,47 

	44-01-080-03
	      насадок из бревен
	7310,82 
	266,99 
	5564,80 
	850,29 
	1479,03 
	32,09 

	Раздел 13. КРЕПЛЕНИЕ ПОДВОДНОЙ ЧАСТИ ОТКОСОВ В РЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ (РЕКИ, ОЗЕРА, ВОДОХРАНИЛИЩА) 

   

	Таблица 44-01-083. Крепление подводной части откосов плитами с открытыми швами на подготовленные постели в речных условиях (реки, озера, водохранилища) 

   

	
	Измеритель: 100 м3 сборных конструкций

	
	Крепление подводной части откосов плитами с открытыми швами на подготовленные постели в речных условиях массой:

	44-01-083-01
	      до 2,3 т
	45521,90 
	750,72 
	44771,18 
	5973,39 
	0,00 
	86,29 

	(403-9015)
	  Плиты железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	44-01-083-02
	      до 2,8 т
	36551,38 
	600,56 
	35950,82 
	4795,27 
	0,00 
	69,03 

	(403-9015)
	  Плиты железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	Раздел 14. ОБЕТОНИРОВАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ В ПОЛЕВЫХ УСЛОВИЯХ 

   

	Таблица 44-01-087. Обетонирование трубопроводов в полевых условиях при строительстве подводных переходов 

   

	
	Измеритель: 100 м трубопровода

	
	Обетонирование трубопроводов диаметром 530 мм в полевых условиях при строительстве подводных переходов при толщине бетонного покрытия:

	44-01-087-01
	      100 мм
	82230,00 
	3178,81 
	25671,86 
	3196,44 
	53379,33 
	355,97 

	44-01-087-02
	      110 мм
	84288,76 
	3238,15 
	26458,04 
	3358,29 
	54592,57 
	365,48 

	
	Обетонирование трубопроводов диаметром 720 мм в полевых условиях при строительстве подводных переходов при толщине бетонного покрытия:

	44-01-087-03
	      120 мм
	116848,81 
	4242,73 
	35628,08 
	4575,75 
	76978,00 
	475,11 

	44-01-087-04
	      130 мм
	122477,77 
	4547,48 
	38751,04 
	5024,50 
	79179,25 
	513,26 

	44-01-087-05
	      140 мм
	126182,41 
	4801,06 
	41095,10 
	5361,00 
	80286,25 
	541,88 

	44-01-087-06
	      150 мм
	130890,70 
	5057,38 
	43464,32 
	5703,18 
	82369,00 
	570,81 

	
	Обетонирование трубопроводов диаметром 1020 мм в полевых условиях при строительстве подводных переходов при толщине бетонного покрытия:

	44-01-087-07
	      140 мм
	171768,92 
	5594,38 
	54151,44 
	6521,36 
	112023,10 
	631,42 

	44-01-087-08
	      150 мм
	178183,48 
	5949,84 
	57810,64 
	7022,58 
	114423,00 
	671,54 

	44-01-087-09
	      160 мм
	174726,75 
	5446,15 
	52598,88 
	6772,26 
	116681,72 
	614,69 

	44-01-087-10
	      170 мм
	179591,99 
	5679,79 
	55002,09 
	7137,08 
	118910,11 
	641,06 

	
	Обетонирование трубопроводов диаметром 1220 мм в полевых условиях при строительстве подводных переходов при толщине бетонного покрытия:

	44-01-087-11
	      180 мм
	387015,54 
	6871,90 
	236634,96 
	9362,51 
	143508,68 
	775,61 

	44-01-087-12
	      200 мм
	412602,52 
	7448,07 
	256284,42 
	10310,41 
	148870,03 
	840,64 

	44-01-087-13
	      220 мм
	398896,27 
	6998,19 
	237408,32 
	10400,02 
	154489,76 
	797,06 

	44-01-087-14
	      240 мм
	422305,56 
	7524,20 
	254675,22 
	11346,04 
	160106,14 
	856,97 

	ОТДЕЛ 02. ПОДВОДНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ (ВОДОЛАЗНЫЕ) РАБОТЫ В МОРСКИХ УСЛОВИЯХ В ЗАКРЫТОЙ АКВАТОРИИ 

   

	Раздел 1. РАЗРАБОТКА ГРУНТА В МОРСКИХ УСЛОВИЯХ В ЗАКРЫТОЙ АКВАТОРИИ 

   

	Таблица 44-02-001. Рыхление грунта взрывами под водой в морских условиях в закрытой акватории 

   

	
	Измеритель: 100 м3 грунта

	
	Рыхление грунта взрывами под водой в морских условиях в закрытой акватории, группа грунтов:

	44-02-001-01
	      3-6
	65802,23 
	1453,76 
	60020,29 
	12539,06 
	4328,18 
	154,82 

	44-02-001-02
	      7
	72662,68 
	1741,45 
	65631,87 
	13611,22 
	5289,36 
	183,31 

	44-02-001-03
	      8
	96919,91 
	1919,57 
	91312,00 
	19027,33 
	3688,34 
	209,56 

	44-02-001-04
	      9
	103491,48 
	2392,94 
	97267,35 
	20051,10 
	3831,19 
	257,86 

	44-02-001-05
	      10
	112017,81 
	2541,14 
	105603,02 
	21178,79 
	3873,65 
	273,83 

	44-02-001-06
	      11
	129009,89 
	3730,08 
	121043,11 
	23273,44 
	4236,70 
	392,64 

	Таблица 44-02-002. Разработка грунта под водой водолазами с помощью гидромониторов в морских условиях в закрытой акватории 

   

	
	Измеритель: 100 м3 грунта

	
	Разработка грунта под водой водолазами с помощью гидромониторов в морских условиях в закрытой акватории, группа грунтов:

	44-02-002-01
	      1
	27809,92 
	742,57 
	27067,35 
	6715,16 
	0,00 
	90,89 

	44-02-002-02
	      2
	32984,89 
	881,13 
	32103,76 
	7964,33 
	0,00 
	107,85 

	44-02-002-03
	      3
	42097,01 
	1123,54 
	40973,47 
	10166,21 
	0,00 
	137,52 

	44-02-002-04
	      4
	55315,85 
	1476,48 
	53839,37 
	13357,81 
	0,00 
	180,72 

	44-02-002-05
	      5
	67683,96 
	1816,27 
	65867,69 
	16319,98 
	0,00 
	222,31 

	44-02-002-06
	      6
	74291,11 
	1998,14 
	72292,97 
	17906,26 
	0,00 
	244,57 

	Таблица 44-02-003. Разработка грунта под водой водолазами с помощью грунтососов в морских условиях в закрытой акватории 

   

	
	Измеритель: 100 м3 грунта

	
	Разработка грунта под водой водолазами с помощью грунтососов в морских условиях в закрытой акватории, группа грунтов:

	44-02-003-01
	      1
	11676,80 
	312,34 
	11364,46 
	2818,82 
	0,00 
	38,23 

	44-02-003-02
	      2
	18922,09 
	429,50 
	18492,59 
	4208,29 
	0,00 
	52,57 

	44-02-003-03
	      3
	27695,52 
	624,76 
	27070,76 
	6175,76 
	0,00 
	76,47 

	44-02-003-04
	      4
	35544,42 
	800,41 
	34744,01 
	7929,19 
	0,00 
	97,97 

	44-02-003-05
	      5
	43392,58 
	972,23 
	42420,35 
	9688,63 
	0,00 
	119 

	44-02-003-06
	      6
	49393,97 
	1111,12 
	48282,85 
	11017,86 
	0,00 
	136 

	Таблица 44-02-004. Разработка грунта под водой водолазами с помощью пневматических отбойных молотков в морских условиях закрытой акватории 

   

	
	Измеритель: 1 м3 грунта

	
	Разработка грунта под водой водолазами с помощью пневматических отбойных молотков в морских условиях в закрытой акватории, группа грунтов:

	44-02-004-01
	      4
	6216,91 
	204,99 
	6011,92 
	1316,98 
	0,00 
	25,09 

	44-02-004-02
	      5
	7735,23 
	254,74 
	7480,49 
	1639,09 
	0,00 
	31,18 

	44-02-004-03
	      6
	11627,17 
	372,55 
	11254,62 
	2472,39 
	0,00 
	45,6 

	44-02-004-04
	      7
	14720,24 
	483,17 
	14237,07 
	3123,34 
	0,00 
	59,14 

	Таблица 44-02-005. Разработка грунта в отвал из-под воды плавучими кранами с грейферами в морских условиях в закрытой акватории 

   

	
	Измеритель: 100 м3 грунта

	
	Разработка грунта в отвал из-под воды плавучими кранами с грейферами грузоподъемностью 5 т с ковшом вместимостью 1 м3 в морских условиях в закрытой акватории, группы грунтов:

	44-02-005-01
	      1-2
	4120,54 
	0,00 
	4120,54 
	505,36 
	0,00 
	 

	44-02-005-02
	      3-4
	5755,61 
	0,00 
	5755,61 
	705,74 
	0,00 
	 

	44-02-005-03
	      требующие предварительного разрыхления и камень
	12526,64 
	0,00 
	12526,64 
	1535,88 
	0,00 
	 

	
	Разработка грунта в отвал из-под воды плавучими кранами с грейферами грузоподъемностью 16 т с ковшом вместимостью 4 м3 в морских условиях в закрытой акватории, группы грунтов:

	44-02-005-04
	      1-2
	2407,52 
	0,00 
	2407,52 
	285,32 
	0,00 
	 

	44-02-005-05
	      3-4
	3052,84 
	0,00 
	3052,84 
	361,90 
	0,00 
	 

	44-02-005-06
	      требующие предварительного разрыхления и камень
	7272,20 
	0,00 
	7272,20 
	862,00 
	0,00 
	 

	Таблица 44-02-006. Разработка грунта из-под воды в баржи плавучими кранами с грейферами с отвозкой и выгрузкой в отвал или сооружение в морских условиях в закрытой акватории 

   

	
	Измеритель: 100 м3 грунта

	
	Разработка грунта из-под воды в баржи плавучими кранами с грейферами грузоподъемностью 5 т с ковшом вместимостью 1 м3 при дальности транспортировки до 5 км в морских условиях в закрытой акватории, группы грунтов:

	44-02-006-01
	      1-2
	10501,98 
	0,00 
	10501,98 
	1353,37 
	0,00 
	 

	44-02-006-02
	      3-4
	14730,68 
	0,00 
	14730,68 
	1898,90 
	0,00 
	 

	44-02-006-03
	      требующие предварительного разрыхления и камень
	31182,57 
	0,00 
	31182,57 
	4005,25 
	0,00 
	 

	
	Разработка грунта из-под воды в баржи плавучими кранами с грейферами грузоподъемностью 16 т с ковшом вместимостью 4 м3 при дальности транспортировки до 5 км в морских условиях в закрытой акватории, группы грунтов:

	44-02-006-04
	      1-2
	9294,39 
	0,00 
	9294,39 
	1166,56 
	0,00 
	 

	44-02-006-05
	      3-4
	11758,61 
	0,00 
	11758,61 
	1471,47 
	0,00 
	 

	44-02-006-06
	      требующие предварительного разрыхления и камень
	27448,92 
	0,00 
	27448,92 
	3396,06 
	0,00 
	 

	
	На каждые последующие 10 км транспортировки грунта добавлять к расценке:

	44-02-006-07
	      44-02-006-01
	1341,33 
	0,00 
	1341,33 
	218,47 
	0,00 
	 

	44-02-006-08
	      44-02-006-02
	1973,00 
	0,00 
	1973,00 
	319,97 
	0,00 
	 

	44-02-006-09
	      44-02-006-03
	2749,83 
	0,00 
	2749,83 
	464,86 
	0,00 
	 

	44-02-006-10
	      44-02-006-04
	1217,36 
	0,00 
	1217,36 
	205,77 
	0,00 
	 

	44-02-006-11
	      44-02-006-05
	1437,25 
	0,00 
	1437,25 
	240,16 
	0,00 
	 

	44-02-006-12
	      44-02-006-06
	2300,04 
	0,00 
	2300,04 
	354,28 
	0,00 
	 

	Раздел 2. ПОДЪЕМ ИЗ ВОДЫ РАЗНЫХ ПРЕДМЕТОВ В МОРСКИХ УСЛОВИЯХ В ЗАКРЫТОЙ АКВАТОРИИ 

   

	Таблица 44-02-015. Подъем из воды разных предметов в морских условиях в закрытой акватории 

   

	
	Измеритель: 1 предмет

	44-02-015-01
	Подъем из воды ферм стальных массой до 10 т в морских условиях в закрытой акватории
	6068,69 
	60,82 
	6007,87 
	979,50 
	0,00 
	7,31 

	
	Подъем из воды в морских условиях в закрытой акватории обломков железобетонных конструкций, рельс, труб и прочих предметов массой:

	44-02-015-02
	      до 0,6 т
	721,23 
	9,73 
	711,50 
	117,06 
	0,00 
	1,17 

	44-02-015-03
	      до 3 т
	1246,47 
	15,89 
	1230,58 
	208,44 
	0,00 
	1,91 

	44-02-015-04
	      до 15 т
	2325,64 
	23,05 
	2302,59 
	367,29 
	0,00 
	2,77 

	44-02-015-05
	Подъем из воды бревен массой до 0,6 т в морских условиях в закрытой акватории
	337,49 
	4,99 
	332,50 
	49,12 
	0,00 
	0,6 

	Раздел 3. РАЗРАВНИВАНИЕ И УПЛОТНЕНИЕ КАМЕННЫХ, ЩЕБЕНОЧНЫХ (ГРАВИЙНЫХ) И ПЕСЧАНЫХ ПОСТЕЛЕЙ В МОРСКИХ УСЛОВИЯХ В ЗАКРЫТОЙ АКВАТОРИИ 

   

	Таблица 44-02-020. Разравнивание водолазами каменных постелей под водой в морских условиях в закрытой акватории 

   

	
	Измеритель: 100 м2 постели

	
	Грубое разравнивание водолазами каменных постелей под водой в морских условиях в закрытой акватории при отсыпке горизонтальных постелей:

	44-02-020-01
	      шаландами с открывающимся днищем
	13403,62 
	126,64 
	13276,98 
	4162,77 
	0,00 
	15,5 

	44-02-020-02
	      другими плавучими средствами
	3232,30 
	126,64 
	3105,66 
	973,73 
	0,00 
	15,5 

	
	Тщательное разравнивание водолазами каменных постелей под водой в морских условиях в закрытой акватории при отсыпке горизонтальных постелей:

	44-02-020-03
	      шаландами с открывающимся днищем
	22180,09 
	349,02 
	19151,27 
	5784,37 
	2679,80 
	42,72 

	44-02-020-04
	      другими плавучими средствами
	12020,31 
	349,02 
	8991,49 
	2598,67 
	2679,80 
	42,72 

	
	Весьма тщательное разравнивание водолазами каменных постелей под водой в морских условиях в закрытой акватории при отсыпке горизонтальных постелей:

	44-02-020-05
	      шаландами с открывающимся днищем
	24816,88 
	436,93 
	21700,15 
	6540,12 
	2679,80 
	53,48 

	44-02-020-06
	      другими плавучими средствами
	14657,11 
	436,93 
	11540,38 
	3354,60 
	2679,80 
	53,48 

	
	Грубое разравнивание водолазами каменных постелей под водой в морских условиях в закрытой акватории при отсыпке наклонных постелей:

	44-02-020-07
	      шаландами с открывающимся днищем
	10215,25 
	263,89 
	9951,36 
	2609,27 
	0,00 
	32,3 

	44-02-020-08
	      другими плавучими средствами
	4142,84 
	263,89 
	3878,95 
	1017,07 
	0,00 
	32,3 

	
	Тщательное разравнивание водолазами каменных постелей под водой в морских условиях в закрытой акватории при отсыпке наклонных постелей:

	44-02-020-09
	      шаландами с открывающимся днищем
	18609,52 
	514,96 
	15414,76 
	3872,51 
	2679,80 
	63,03 

	44-02-020-10
	      другими плавучими средствами
	17009,36 
	514,96 
	13814,60 
	4029,35 
	2679,80 
	63,03 

	
	Весьма тщательное разравнивание водолазами каменных постелей под водой в морских условиях в закрытой акватории при отсыпке наклонных постелей:

	44-02-020-11
	      шаландами с открывающимся днищем
	31837,44 
	671,17 
	28486,47 
	8552,88 
	2679,80 
	82,15 

	44-02-020-12
	      другими плавучими средствами
	21677,66 
	671,17 
	18326,69 
	5368,59 
	2679,80 
	82,15 

	Таблица 44-02-021. Разравнивание под водой водолазами щебеночных (гравийных) и песчаных постелей в морских условиях в закрытой акватории 

   

	
	Измеритель: 100 м2 постели

	
	Разравнивание в морских условиях в закрытой акватории под водой водолазами щебеночных (гравийных) горизонтальных постелей:

	44-02-021-01
	      грубое
	4093,96 
	187,83 
	3906,13 
	1224,70 
	0,00 
	22,99 

	44-02-021-02
	      тщательное
	8291,26 
	367,40 
	7923,86 
	2484,39 
	0,00 
	44,97 

	44-02-021-03
	      весьма тщательное
	9900,55 
	441,18 
	9459,37 
	2965,82 
	0,00 
	54 

	
	Разравнивание в морских условиях в закрытой акватории под водой водолазами щебеночных (гравийных) наклонных постелей:

	44-02-021-04
	      грубое
	8510,56 
	390,44 
	8120,12 
	2545,93 
	0,00 
	47,79 

	44-02-021-05
	      тщательное
	12994,69 
	575,90 
	12418,79 
	3893,70 
	0,00 
	70,49 

	44-02-021-06
	      весьма тщательное
	15998,43 
	712,59 
	15285,84 
	4792,62 
	0,00 
	87,22 

	44-02-021-07
	Разравнивание под водой водолазами песчаных постелей в морских условиях в закрытой акватории
	7906,57 
	107,35 
	7799,22 
	1933,87 
	0,00 
	13,14 

	Таблица 44-02-022. Уплотнение подводных каменных постелей виброуплотнением в морских условиях в закрытой акватории 

   

	
	Измеритель: 100 м2 уплотняемой постели

	44-02-022-01
	Уплотнение подводных каменных постелей виброуплотнением в морских условиях в закрытой акватории
	16956,74 
	522,78 
	16433,96 
	3129,88 
	0,00 
	60,09 

	Таблица 44-02-023. Уплотнение подводного каменного заполнения оболочек большого диаметра в морских условиях в закрытой акватории 

   

	
	Измеритель: 100 м3 уплотняемой постели

	44-02-023-01
	Уплотнение подводного каменного заполнения оболочек большого диаметра в морских условиях в закрытой акватории
	4110,12 
	115,46 
	3994,66 
	843,28 
	0,00 
	12,93 

	Раздел 4. ПОДВОДНОЕ БЕТОНИРОВАНИЕ В МОРСКИХ УСЛОВИЯХ В ЗАКРЫТОЙ АКВАТОРИИ 

   

	Таблица 44-02-030. Установка опалубки под водой в морских условиях в закрытой акватории 

   

	
	Измеритель: 100 м2 опалубки

	44-02-030-01
	Установка опалубки под водой в морских условиях в закрытой акватории
	95766,23 
	3153,95 
	75889,53 
	21940,70 
	16722,75 
	386,04 

	Таблица 44-02-031. Укладка бетона в морских условиях в закрытой акватории 

   

	
	Измеритель: 100 м3 бетона по проекту

	
	Укладка бетона в морских условиях в закрытой акватории при подаче:

	44-02-031-01
	      в мешках
	280256,44 
	8468,95 
	154495,89 
	42777,63 
	117291,60 
	1044,26 

	44-02-031-02
	      в бадьях
	212505,65 
	8662,70 
	118336,35 
	32765,92 
	85506,60 
	1068,15 

	44-02-031-03
	      методом вертикально перемещаемой трубы
	171146,94 
	970,52 
	84669,82 
	14169,93 
	85506,60 
	102,16 

	Таблица 44-02-032. Оборудование и разборка плавучего сооружения для укладки бетона методом вертикально перемещаемой трубы (ВПТ) в морских условиях в закрытой акватории 

   

	
	Измеритель: 1 сооружение

	44-02-032-01
	Оборудование и разборка плавучего сооружения для укладки бетона методом вертикально перемещаемой трубы (ВПТ) в морских условиях в закрытой акватории
	39227,79 
	3408,01 
	22940,60 
	4636,60 
	12879,18 
	362,94 

	Раздел 5. ПОДВОДНЫЕ РАБОТЫ С МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ КОНСТРУКЦИЯМИ В МОРСКИХ УСЛОВИЯХ В ЗАКРЫТОЙ АКВАТОРИИ 

   

	Таблица 44-02-040. Подводная электросварка в морских условиях в закрытой акватории 

   

	
	Измеритель: 1 м шва

	
	Подводная электросварка внахлестку в морских условиях в закрытой акватории, толщина стали:

	44-02-040-01
	      до 4 мм
	844,81 
	0,00 
	731,44 
	164,70 
	113,37 
	 

	44-02-040-02
	      свыше 4 до 6 мм
	1163,88 
	0,00 
	993,83 
	223,51 
	170,05 
	 

	44-02-040-03
	      свыше 6 до 8 мм
	1761,20 
	0,00 
	1477,79 
	329,47 
	283,41 
	 

	44-02-040-04
	      свыше 8 до 10 мм
	2269,29 
	0,00 
	1929,19 
	432,00 
	340,10 
	 

	
	Подводная электросварка встык и заварка трещин в морских условиях в закрытой акватории, толщина стали:

	44-02-040-05
	      до 4 мм
	682,15 
	0,00 
	568,78 
	129,79 
	113,37 
	 

	44-02-040-06
	      свыше 4 до 6 мм
	914,98 
	0,00 
	801,61 
	180,77 
	113,37 
	 

	44-02-040-07
	      свыше 6 до 8 мм
	1342,91 
	0,00 
	1172,86 
	262,52 
	170,05 
	 

	44-02-040-08
	      свыше 8 до 10 мм
	1876,39 
	0,00 
	1592,98 
	355,69 
	283,41 
	 

	Таблица 44-02-041. Подводная электродуговая резка стали в морских условиях в закрытой акватории 

   

	
	Измеритель: 1 м реза

	
	Подводная электродуговая резка стали в морских условиях в закрытой акватории, толщина листовой или профильной стали:

	44-02-041-01
	      до 5 мм, нижнее положение реза
	646,55 
	0,00 
	599,93 
	131,21 
	46,62 
	 

	44-02-041-02
	      до 5 мм, вертикальное или горизонтальное положение реза
	792,17 
	0,00 
	745,55 
	162,30 
	46,62 
	 

	44-02-041-03
	      свыше 5 до 8 мм, нижнее положение реза
	929,64 
	0,00 
	859,70 
	186,26 
	69,94 
	 

	44-02-041-04
	      свыше 5 до 8 мм, вертикальное или горизонтальное положение реза
	1515,29 
	0,00 
	1445,35 
	276,11 
	69,94 
	 

	44-02-041-05
	      свыше 8 до 10 мм, нижнее положение реза
	1074,92 
	0,00 
	1004,98 
	218,61 
	69,94 
	 

	44-02-041-06
	      свыше 8 до 10 мм, вертикальное или горизонтальное положение реза
	1441,32 
	0,00 
	1371,38 
	294,30 
	69,94 
	 

	44-02-041-07
	      свыше 10 до 15 мм, нижнее положение реза
	1464,63 
	0,00 
	1371,38 
	294,30 
	93,25 
	 

	44-02-041-08
	      свыше 10 до 15 мм, вертикальное или горизонтальное положение реза
	1857,97 
	0,00 
	1764,72 
	378,79 
	93,25 
	 

	44-02-041-09
	      свыше 15 до 20 мм, нижнее положение реза
	2193,98 
	0,00 
	2057,08 
	440,71 
	136,90 
	 

	44-02-041-10
	      свыше 15 до 20 мм, вертикальное или горизонтальное положение реза
	2702,07 
	0,00 
	2565,17 
	552,43 
	136,90 
	 

	44-02-041-11
	      свыше 20 до 25 мм, нижнее положение реза
	2832,01 
	0,00 
	2649,48 
	569,10 
	182,53 
	 

	44-02-041-12
	      свыше 20 до 25 мм, вертикальное или горизонтальное положение реза
	3734,89 
	0,00 
	3552,36 
	765,57 
	182,53 
	 

	
	Измеритель: 100 резов

	
	Подводная электродуговая резка стали в морских условиях в закрытой акватории, диаметр круглой стали:

	44-02-041-13
	      до 12 мм, нижнее положение реза
	8716,50 
	0,00 
	8123,28 
	1743,49 
	593,22 
	 

	44-02-041-14
	      до 12 мм, вертикальное или горизонтальное положение реза
	9865,73 
	0,00 
	9272,51 
	1986,77 
	593,22 
	 

	44-02-041-15
	      свыше 12 до 25 мм, нижнее положение реза
	12552,94 
	0,00 
	11731,56 
	2517,61 
	821,38 
	 

	44-02-041-16
	      свыше 12 до 25 мм, вертикальное или горизонтальное положение реза
	14904,57 
	0,00 
	14083,19 
	3012,08 
	821,38 
	 

	44-02-041-17
	      свыше 25 до 50 мм, нижнее положение реза
	24565,78 
	0,00 
	22953,74 
	4921,85 
	1612,04 
	 

	44-02-041-18
	      свыше 25 до 50 мм, вертикальное или горизонтальное положение реза
	30011,72 
	0,00 
	28399,68 
	6095,31 
	1612,04 
	 

	44-02-041-19
	      свыше 50 до 75 мм, нижнее положение реза
	39888,67 
	0,00 
	37269,11 
	8005,48 
	2619,56 
	 

	44-02-041-20
	      свыше 50 до 75 мм, вертикальное или горизонтальное положение реза
	52371,21 
	0,00 
	49751,65 
	10659,99 
	2619,56 
	 

	44-02-041-21
	      свыше 75 до 100 мм, нижнее положение реза
	58656,97 
	0,00 
	53955,19 
	11590,08 
	4701,78 
	 

	44-02-041-22
	      свыше 75 до 100 мм, вертикальное или горизонтальное положение реза
	75036,47 
	0,00 
	70334,69 
	15082,08 
	4701,78 
	 

	Таблица 44-02-042. Подводная электрокислородная резка стали и труб в морских условиях в закрытой акватории 

   

	
	Измеритель: 1 м реза

	
	Подводная электрокислородная резка стали в морских условиях в закрытой акватории, толщина листовой или профильной стали:

	44-02-042-01
	      до 8 мм
	298,33 
	0,00 
	273,94 
	62,48 
	24,39 
	 

	44-02-042-02
	      свыше 8 до 10 мм
	336,21 
	0,00 
	311,32 
	71,51 
	24,89 
	 

	44-02-042-03
	      свыше 10 до 15 мм
	428,93 
	0,00 
	402,04 
	91,45 
	26,89 
	 

	44-02-042-04
	      свыше 15 до 20 мм
	658,91 
	0,00 
	608,63 
	137,24 
	50,28 
	 

	44-02-042-05
	      свыше 20 до 30 мм
	855,13 
	0,00 
	801,61 
	180,77 
	53,52 
	 

	44-02-042-06
	      свыше 30 до 40 мм
	1100,43 
	0,00 
	1022,76 
	229,38 
	77,67 
	 

	44-02-042-07
	      свыше 40 до 50 мм
	1297,51 
	0,00 
	1195,95 
	269,74 
	101,56 
	 

	
	Измеритель: 100 резов

	
	Подводная электрокислородная резка стали в морских условиях в закрытой акватории, диаметр круглой стали:

	44-02-042-08
	      до 12 мм
	5030,51 
	0,00 
	4668,56 
	1043,03 
	361,95 
	 

	44-02-042-09
	      свыше 12 до 25 мм
	8871,25 
	0,00 
	8227,76 
	1833,82 
	643,49 
	 

	44-02-042-10
	      свыше 25 до 50 мм
	16991,00 
	0,00 
	15781,94 
	3513,91 
	1209,06 
	 

	44-02-042-11
	      свыше 50 до 75 мм
	27921,03 
	0,00 
	25892,49 
	5777,15 
	2028,54 
	 

	44-02-042-12
	      свыше 75 до 100 мм
	48898,72 
	0,00 
	46202,80 
	10282,94 
	2695,92 
	 

	
	Измеритель: 1 рез

	
	Подводная электрокислородная резка труб в морских условиях в закрытой акватории диаметром:

	44-02-042-13
	      219 мм
	355,27 
	0,00 
	331,87 
	75,37 
	23,40 
	 

	44-02-042-14
	      245 мм
	389,24 
	0,00 
	365,41 
	83,17 
	23,83 
	 

	44-02-042-15
	      273 мм
	443,77 
	0,00 
	419,50 
	94,88 
	24,27 
	 

	44-02-042-16
	      299 мм
	480,02 
	0,00 
	455,44 
	103,61 
	24,58 
	 

	44-02-042-17
	      325 мм
	513,93 
	0,00 
	488,98 
	111,42 
	24,95 
	 

	44-02-042-18
	      351 мм
	550,24 
	0,00 
	524,85 
	118,91 
	25,39 
	 

	44-02-042-19
	      377 мм
	604,01 
	0,00 
	578,25 
	131,12 
	25,76 
	 

	44-02-042-20
	      426 мм
	666,54 
	0,00 
	640,03 
	145,20 
	26,51 
	 

	44-02-042-21
	      478 мм
	753,48 
	0,00 
	726,22 
	164,47 
	27,26 
	 

	44-02-042-22
	      529 мм
	827,48 
	0,00 
	799,47 
	181,00 
	28,01 
	 

	44-02-042-23
	      630 мм
	986,08 
	0,00 
	956,58 
	217,01 
	29,50 
	 

	44-02-042-24
	      720 мм
	1146,50 
	0,00 
	1095,47 
	248,83 
	51,03 
	 

	44-02-042-25
	      820 мм
	1286,39 
	0,00 
	1229,83 
	279,96 
	56,56 
	 

	44-02-042-26
	      920 мм
	1472,89 
	0,00 
	1408,79 
	317,66 
	64,10 
	 

	44-02-042-27
	      1020 мм
	1597,45 
	0,00 
	1527,82 
	345,25 
	69,63 
	 

	44-02-042-28
	      1220 мм
	1963,53 
	0,00 
	1878,94 
	426,69 
	84,59 
	 

	44-02-042-29
	      1420 мм
	2212,59 
	0,00 
	2114,87 
	481,65 
	97,72 
	 

	44-02-042-30
	      1620 мм
	2747,57 
	0,00 
	2634,77 
	596,31 
	112,80 
	 

	Раздел 6. УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ В МОРСКИХ УСЛОВИЯХ В ЗАКРЫТОЙ АКВАТОРИИ 

   

	Таблица 44-02-050. Укладка трубопроводов в подводную траншею протаскиванием по дну в морских условиях в закрытой акватории 

   

	
	Измеритель: 100 м трубопровода

	
	Укладка трубопроводов в подводную траншею протаскиванием по дну в морских условиях в закрытой акватории, диаметр трубопровода:

	44-02-050-01
	      до 300 мм
	24757,34 
	2671,80 
	14523,53 
	2709,34 
	7562,01 
	287,91 

	44-02-050-02
	      до 500 мм
	32952,18 
	3532,42 
	20061,03 
	3800,24 
	9358,73 
	376,19 

	44-02-050-03
	      до 700 мм
	47070,78 
	4608,74 
	29921,73 
	6088,74 
	12540,31 
	485,13 

	44-02-050-04
	      до 800 мм
	52085,13 
	5299,39 
	32843,25 
	6623,10 
	13942,49 
	557,83 

	44-02-050-05
	      до 1000 мм
	61410,68 
	6402,53 
	38984,43 
	7846,63 
	16023,72 
	673,95 

	44-02-050-06
	      до 1200 мм
	82437,60 
	7068,20 
	57866,15 
	9758,75 
	17503,25 
	734,74 

	44-02-050-07
	      до 1400 мм
	94574,94 
	8055,40 
	67014,09 
	11205,66 
	19505,45 
	837,36 

	Таблица 44-02-051. Укладка трубопроводов «труба в трубе» в подводную траншею протаскиванием по дну в морских условиях в закрытой акватории 

   

	
	Измеритель: 100 м трубопровода

	
	Укладка трубопроводов «труба в трубе» в подводную траншею протаскиванием по дну в морских условиях в закрытой акватории, диаметр трубопровода:

	44-02-051-01
	      325/530 мм
	60681,10 
	3633,11 
	36336,33 
	3591,15 
	20711,66 
	364,77 

	44-02-051-02
	      530/720 мм
	86734,80 
	4321,90 
	44764,94 
	4346,59 
	37647,96 
	428,76 

	44-02-051-03
	      720/1020 мм
	124248,84 
	5453,68 
	80496,06 
	5772,24 
	38299,10 
	541,04 

	Таблица 44-02-052. Укладка трубопроводов в подводную траншею заполнением водой (свободное погружение) в морских условиях в закрытой акватории 

   

	
	Измеритель: 100 м трубопровода

	
	Укладка трубопроводов в подводную траншею заполнением водой (свободное погружение) в морских условиях в закрытой акватории, диаметр трубопровода:

	44-02-052-01
	      до 300 мм
	18589,48 
	2466,42 
	11089,11 
	2465,25 
	5033,95 
	269,26 

	44-02-052-02
	      до 500 мм
	24461,52 
	3118,98 
	15073,01 
	3492,33 
	6269,53 
	340,5 

	44-02-052-03
	      до 700 мм
	35280,33 
	4039,12 
	22291,52 
	5419,23 
	8949,69 
	435,25 

	44-02-052-04
	      до 800 мм
	38794,03 
	4647,52 
	24380,96 
	5866,55 
	9765,55 
	500,81 

	44-02-052-05
	      до 1000 мм
	43131,11 
	5595,65 
	25586,31 
	6230,71 
	11949,15 
	602,98 

	44-02-052-06
	      до 1200 мм
	56835,57 
	6065,75 
	38105,31 
	7539,79 
	12664,51 
	645,98 

	44-02-052-07
	      до 1400 мм
	65748,13 
	6974,89 
	43066,83 
	8436,20 
	15706,41 
	742,8 

	Таблица 44-02-053. Укладка трубопроводов в подводную траншею секциями с плавучих опор в морских условиях в закрытой акватории 

   

	
	Измеритель: 100 м трубопровода

	
	Укладка трубопроводов в подводную траншею секциями с плавучих опор в морских условиях в закрытой акватории, диаметр трубопровода:

	44-02-053-01
	      до 300 мм
	49168,45 
	6462,88 
	38541,03 
	8011,02 
	4164,54 
	714,92 

	44-02-053-02
	      до 500 мм
	57709,43 
	6827,19 
	45882,39 
	9725,22 
	4999,85 
	755,22 

	44-02-053-03
	      до 700 мм
	65850,38 
	7349,97 
	52349,01 
	11343,50 
	6151,40 
	813,05 

	44-02-053-04
	      до 800 мм
	72368,30 
	7750,08 
	57462,93 
	12486,80 
	7155,29 
	857,31 

	44-02-053-05
	      до 1000 мм
	92000,34 
	12961,64 
	67238,51 
	14914,79 
	11800,19 
	1433,81 

	44-02-053-06
	      до 1200 мм
	111131,42 
	13742,43 
	82461,69 
	19444,10 
	14927,30 
	1520,18 

	44-02-053-07
	      до 1400 мм
	124559,64 
	14474,94 
	92589,22 
	22304,80 
	17495,48 
	1601,21 

	Раздел 7. УКЛАДКА КАБЕЛЯ В МОРСКИХ УСЛОВИЯХ В ЗАКРЫТОЙ АКВАТОРИИ 

   

	Таблица 44-02-060. Укладка кабеля в подводную траншею в морских условиях в закрытой акватории 

   

	
	Измеритель: 100 м уложенного кабеля

	
	Укладка первой нитки кабеля в подводную траншею в морских условиях в закрытой акватории при ширине водной преграды:

	44-02-060-01
	      до 200 м
	18496,92 
	1370,91 
	4726,74 
	870,87 
	12399,27 
	156,14 

	44-02-060-02
	      более 200 м
	6923,50 
	711,86 
	3562,89 
	731,50 
	2648,75 
	75,81 

	
	Укладка каждой последующей нитки кабеля в подводную траншею в морских условиях в закрытой акватории в одной траншее при ширине водной преграды:

	44-02-060-03
	      до 200 м
	1537,39 
	158,60 
	1378,79 
	271,29 
	0,00 
	17,09 

	44-02-060-04
	      более 200 м
	2140,53 
	217,66 
	1922,87 
	395,94 
	0,00 
	23,18 

	Таблица 44-02-061. Протаскивание конца кабеля в береговой колодец через вводную трубу в морских условиях в закрытой акватории 

   

	
	Измеритель: 1 конец кабеля

	44-02-061-01
	Протаскивание конца кабеля в береговой колодец через вводную трубу в морских условиях в закрытой акватории
	1944,17 
	197,52 
	1658,69 
	440,20 
	87,96 
	21,85 

	(103-9010)
	  Трубы стальные, (км)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	Раздел 8. ОПУСКАНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ПОД ВОДУ В МОРСКИХ УСЛОВИЯХ В ЗАКРЫТОЙ АКВАТОРИИ 

   

	Таблица 44-02-065. Опускание металлических и железобетонных оболочек оголовков водозаборных и сбросных сооружений под воду в морских условиях в закрытой акватории 

   

	
	Измеритель: 1 оболочка

	
	Опускание металлических и железобетонных оболочек оголовков водозаборных и сбросных сооружений под воду в морских условиях в закрытой акватории массой:

	44-02-065-01
	      до 10 т
	16178,55 
	617,48 
	14848,79 
	2354,47 
	712,28 
	67,41 

	(403-9860)
	  Оболочки оголовков, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	44-02-065-02
	      до 20 т
	26521,75 
	1954,60 
	20497,59 
	3908,94 
	4069,56 
	220,61 

	(403-9860)
	  Оболочки оголовков, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	44-02-065-03
	      до 30 т
	34666,39 
	2916,68 
	27447,57 
	5181,09 
	4302,14 
	335,25 

	(403-9860)
	  Оболочки оголовков, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	44-02-065-04
	      до 50 т
	63987,75 
	4972,75 
	53734,80 
	9967,83 
	5280,20 
	571,58 

	(403-9860)
	  Оболочки оголовков, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	Раздел 9. ВОДОЛАЗНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ В МОРСКИХ УСЛОВИЯХ В ЗАКРЫТОЙ АКВАТОРИИ 

   

	Таблица 44-02-070. Водолазное обследование дна закрытой акватории в морских условиях 

   

	
	Измеритель: 100 м2 дна акватории

	44-02-070-01
	Водолазное обследование дна закрытой акватории в морских условиях при радиусе видимости более 1 м
	57,80 
	3,92 
	53,88 
	16,89 
	0,00 
	0,48 

	Раздел 10. ПЕРЕМЕЩЕНИЕ И ВЫЕМКА КАМНЯ И ЩЕБНЯ ИЗ ВОДЫ В МОРСКИХ УСЛОВИЯХ В ЗАКРЫТОЙ АКВАТОРИИ 

   

	Таблица 44-02-073. Перемещение и выемка камня и щебня из воды в морских условиях в закрытой акватории 

   

	
	Измеритель: 1 м3

	
	Перемещение камня в морских условиях в закрытой акватории:

	44-02-073-01
	      под водой
	619,59 
	0,00 
	619,59 
	194,26 
	0,00 
	 

	44-02-073-02
	      под водой с перекидкой за стенку
	812,01 
	0,00 
	812,01 
	254,59 
	0,00 
	 

	
	Выемка из воды в морских условиях в закрытой акватории камня массой:

	44-02-073-03
	      до 8 кг
	1146,75 
	44,04 
	1102,71 
	313,98 
	0,00 
	5,39 

	44-02-073-04
	      до 50 кг
	624,30 
	19,36 
	604,94 
	172,53 
	0,00 
	2,37 

	44-02-073-05
	      до 100 кг
	1371,19 
	101,63 
	1269,56 
	362,02 
	0,00 
	12,44 

	44-02-073-06
	Выемка щебня из воды в морских условиях в закрытой акватории
	1727,30 
	125,82 
	1601,48 
	456,25 
	0,00 
	15,4 

	Раздел 11. СВАРКА ПЛЕТЕЙ ТРУБОПРОВОДА В МОРСКИХ УСЛОВИЯХ В ЗАКРЫТОЙ АКВАТОРИИ 

   

	Таблица 44-02-077. Сварка на плаву готовых плетей трубопровода в морских условиях в закрытой акватории 

   

	
	Измеритель: 1 стык

	
	Сварка на плаву готовых плетей трубопровода в морских условиях в закрытой акватории диаметром:

	44-02-077-01
	      до 200 мм
	19316,06 
	683,69 
	18316,99 
	2029,31 
	315,38 
	72,81 

	44-02-077-02
	      до 300 мм
	26031,10 
	789,74 
	24913,77 
	2738,71 
	327,59 
	83,13 

	44-02-077-03
	      до 400 мм
	32164,71 
	896,39 
	30925,72 
	3384,23 
	342,60 
	93,18 

	44-02-077-04
	      до 500 мм
	39412,47 
	999,40 
	38052,99 
	4163,66 
	360,08 
	105,2 

	44-02-077-05
	      до 600 мм
	45454,58 
	1103,99 
	43972,56 
	4791,02 
	378,03 
	114,76 

	44-02-077-06
	      до 700 мм
	50751,76 
	1199,13 
	49184,78 
	5342,58 
	367,85 
	123,24 

	44-02-077-07
	      до 800 мм
	57121,49 
	1293,31 
	55449,50 
	6007,39 
	378,68 
	132,92 

	44-02-077-08
	      до 900 мм
	56775,03 
	1360,27 
	55025,86 
	5954,40 
	388,90 
	141,4 

	44-02-077-09
	      до 1000 мм
	62487,59 
	1478,08 
	60610,57 
	6544,35 
	398,94 
	151,91 

	44-02-077-10
	      до 1200 мм
	73969,32 
	1661,88 
	71887,82 
	7732,40 
	419,62 
	170,8 

	44-02-077-11
	      до 1400 мм
	85124,46 
	1877,71 
	82807,72 
	8880,15 
	439,03 
	190,63 

	Раздел 12. УСТАНОВКА ШВАРТОВНЫХ БОЧЕК В МОРСКИХ УСЛОВИЯХ В ЗАКРЫТОЙ АКВАТОРИИ 

   

	Таблица 44-02-080. Установка на акватории швартовных бочек на железобетонных якорях в морских условиях в закрытой акватории 

   

	
	Измеритель: 1 швартовная бочка с якорем

	44-02-080-01
	Установка на акватории швартовных бочек на железобетонных якорях в морских условиях в закрытой акватории
	24461,51 
	254,49 
	24207,02 
	4018,43 
	0,00 
	21,92 

	Раздел 13. УСТРОЙСТВО ЭЛЕМЕНТОВ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В МОРСКИХ УСЛОВИЯХ В ЗАКРЫТОЙ АКВАТОРИИ 

   

	Таблица 44-02-083. Установка элементов деревянных конструкций гидротехнических сооружений под водой в морских условиях в закрытой акватории 

   

	
	Измеритель: 1 м3 древесины в конструкции

	
	Установка элементов деревянных конструкций гидротехнических сооружений под водой в морских условиях в закрытой акватории - :

	44-02-083-01
	      схваток или раскосов из пластин
	12011,04 
	345,11 
	10081,88 
	2872,29 
	1584,05 
	41,48 

	44-02-083-02
	      схваток или раскосов из бревен
	6294,87 
	170,31 
	5038,08 
	1434,25 
	1086,48 
	20,47 

	44-02-083-03
	      насадок из бревен
	8214,36 
	266,99 
	6468,34 
	1791,60 
	1479,03 
	32,09 

	Раздел 14. КРЕПЛЕНИЕ ПОДВОДНОЙ ЧАСТИ ОТКОСОВ В МОРСКИХ УСЛОВИЯХ В ЗАКРЫТОЙ АКВАТОРИИ 

   

	Таблица 44-02-087. Крепление подводной части откосов плитами с открытыми швами на подготовленные постели в морских условиях в закрытой акватории 

   

	
	Измеритель: 100 м3 сборных конструкций

	
	Крепление подводной части откосов плитами с открытыми швами на подготовленные постели в морских условиях в закрытой акватории массой:

	44-02-087-01
	      до 2,3 т
	77362,51 
	750,72 
	76611,79 
	12512,20 
	0,00 
	86,29 

	(403-9015)
	  Плиты железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	44-02-087-02
	      до 2,8 т
	62060,80 
	600,56 
	61460,24 
	10035,62 
	0,00 
	69,03 

	(403-9015)
	  Плиты железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	ОТДЕЛ 03. ПОДВОДНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ (ВОДОЛАЗНЫЕ) РАБОТЫ В МОРСКИХ УСЛОВИЯХ ОТКРЫТОГО ПОБЕРЕЖЬЯ (ОТКРЫТОГО РЕЙДА) 

   

	Раздел 1. РАЗРАБОТКА ГРУНТА В МОРСКИХ УСЛОВИЯХ ОТКРЫТОГО ПОБЕРЕЖЬЯ (ОТКРЫТОГО РЕЙДА) 

   

	Таблица 44-03-001. Рыхление грунта взрывами под водой в морских условиях открытого побережья (открытого рейда) 

   

	
	Измеритель: 100 м3 грунта

	
	Рыхление грунтов взрывами под водой в морских условиях открытого побережья (открытого рейда), группа грунтов:

	44-03-001-01
	      3-6
	123914,12 
	1453,76 
	118132,18 
	22546,46 
	4328,18 
	154,82 

	44-03-001-02
	      7
	134577,01 
	1741,45 
	127546,20 
	24441,31 
	5289,36 
	183,31 

	44-03-001-03
	      8
	189442,12 
	1919,57 
	183834,21 
	34599,53 
	3688,34 
	209,56 

	44-03-001-04
	      9
	197808,75 
	2392,94 
	191584,62 
	36162,22 
	3831,19 
	257,86 

	44-03-001-05
	      10
	215305,99 
	2541,14 
	208891,20 
	39413,56 
	3873,65 
	273,83 

	44-03-001-06
	      11
	248627,71 
	3730,08 
	240660,93 
	45393,97 
	4236,70 
	392,64 

	Таблица 44-03-002. Разработка грунта под водой водолазами с помощью гидромониторов в морских условиях открытого побережья (открытого рейда) 

   

	
	Измеритель: 100 м3 грунта

	
	Разработка грунта под водой водолазами с помощью гидромониторов в морских условиях открытого побережья (открытого рейда), группа грунтов:

	44-03-002-01
	      1
	65302,07 
	742,57 
	64559,50 
	12735,80 
	0,00 
	90,89 

	44-03-002-02
	      2
	77464,00 
	881,13 
	76582,87 
	15107,88 
	0,00 
	107,85 

	44-03-002-03
	      3
	98836,34 
	1123,54 
	97712,80 
	19275,74 
	0,00 
	137,52 

	44-03-002-04
	      4
	129876,28 
	1476,48 
	128399,80 
	25329,52 
	0,00 
	180,72 

	44-03-002-05
	      5
	159172,65 
	1816,27 
	157356,38 
	31031,58 
	0,00 
	222,31 

	44-03-002-06
	      6
	174829,38 
	1998,14 
	172831,24 
	34085,69 
	0,00 
	244,57 

	Таблица 44-03-003. Разработка грунта под водой водолазами с помощью грунтососов в морских условиях открытого побережья (открытого рейда) 

   

	
	Измеритель: 100 м3 грунта

	
	Разработка грунта под водой водолазами с помощью грунтососов в морских условиях открытого побережья (открытого рейда), группа грунтов:

	44-03-003-01
	      1
	27434,46 
	312,34 
	27122,12 
	5350,71 
	0,00 
	38,23 

	44-03-003-02
	      2
	40513,67 
	429,50 
	40084,17 
	7686,45 
	0,00 
	52,57 

	44-03-003-03
	      3
	59210,44 
	624,76 
	58585,68 
	11237,76 
	0,00 
	76,47 

	44-03-003-04
	      4
	75960,95 
	800,41 
	75160,54 
	14416,36 
	0,00 
	97,97 

	44-03-003-05
	      5
	92712,82 
	972,23 
	91740,59 
	17595,93 
	0,00 
	119 

	44-03-003-06
	      6
	105570,26 
	1111,12 
	104459,14 
	20036,21 
	0,00 
	136 

	Таблица 44-03-004. Разработка грунта под водой водолазами с помощью пневматических отбойных молотков в морских условиях открытого побережья (открытого рейда) 

   

	
	Измеритель: 1 м3 грунта

	
	Разработка грунта под водой водолазами с помощью пневматических отбойных молотков в морских условиях открытого побережья (открытого рейда), группа грунтов:

	44-03-004-01
	      4
	12293,42 
	204,99 
	12088,43 
	2257,24 
	0,00 
	25,09 

	44-03-004-02
	      5
	15292,24 
	254,74 
	15037,50 
	2807,71 
	0,00 
	31,18 

	44-03-004-03
	      6
	22963,93 
	372,55 
	22591,38 
	4219,89 
	0,00 
	45,6 

	44-03-004-04
	      7
	29081,80 
	483,17 
	28598,63 
	5339,51 
	0,00 
	59,14 

	Таблица 44-03-005. Разработка грунта в отвал из-под воды плавучими кранами с грейферами в морских условиях открытого побережья (открытого рейда) 

   

	
	Измеритель: 100 м3 грунта

	
	Разработка грунта в отвал из-под воды плавучими кранами с грейферами грузоподъемностью 5 т с ковшом вместимостью 1 м3 в морских условиях открытого побережья (открытого рейда), группы грунтов:

	44-03-005-01
	      1-2
	7042,64 
	0,00 
	7042,64 
	969,53 
	0,00 
	 

	44-03-005-02
	      3-4
	9832,06 
	0,00 
	9832,06 
	1353,20 
	0,00 
	 

	44-03-005-03
	      требующие предварительного разрыхления и камень
	21404,84 
	0,00 
	21404,84 
	2945,94 
	0,00 
	 

	
	Разработка грунта в отвал из-под воды плавучими кранами с грейферами грузоподъемностью 16 т с ковшом вместимостью 4 м3 в морских условиях открытого побережья (открытого рейда), группы грунтов:

	44-03-005-04
	      1-2
	3896,04 
	0,00 
	3896,04 
	285,32 
	0,00 
	 

	44-03-005-05
	      3-4
	4940,34 
	0,00 
	4940,34 
	361,90 
	0,00 
	 

	44-03-005-06
	      требующие предварительного разрыхления и камень
	11768,46 
	0,00 
	11768,46 
	862,00 
	0,00 
	 

	Таблица 44-03-006. Разработка грунта из-под воды в баржи плавучими кранами с грейферами с отвозкой и выгрузкой в отвал или сооружение в морских условиях открытого побережья (открытого рейда) 

   

	
	Измеритель: 100 м3 грунта

	
	Разработка грунта из-под воды в баржи плавучими кранами с грейферами грузоподъемностью 5 т с ковшом вместимостью 1 м3 при дальности транспортировки до 5 км в морских условиях открытого побережья (открытого рейда), группы грунтов:

	44-03-006-01
	      1-2
	17660,87 
	0,00 
	17660,87 
	2538,95 
	0,00 
	 

	44-03-006-02
	      3-4
	24772,00 
	0,00 
	24772,00 
	3567,47 
	0,00 
	 

	44-03-006-03
	      требующие предварительного разрыхления и камень
	52445,70 
	0,00 
	52445,70 
	7470,61 
	0,00 
	 

	
	Разработка грунта из-под воды в баржи плавучими кранами с грейферами грузоподъемностью 16 т с ковшом вместимостью 4 м3 при дальности транспортировки до 5 км в морских условиях открытого побережья (открытого рейда), группы грунтов:

	44-03-006-04
	      1-2
	17553,69 
	0,00 
	17553,69 
	1899,31 
	0,00 
	 

	44-03-006-05
	      3-4
	22247,54 
	0,00 
	22247,54 
	2399,78 
	0,00 
	 

	44-03-006-06
	      требующие предварительного разрыхления и камень
	52312,83 
	0,00 
	52312,83 
	5575,03 
	0,00 
	 

	
	На каждые последующие 10 км транспортировки грунта добавляется к расценке:

	44-03-006-07
	      44-03-006-01
	4438,76 
	0,00 
	4438,76 
	913,75 
	0,00 
	 

	44-03-006-08
	      44-03-006-02
	6377,63 
	0,00 
	6377,63 
	1313,20 
	0,00 
	 

	44-03-006-09
	      44-03-006-03
	11270,98 
	0,00 
	11270,98 
	2318,68 
	0,00 
	 

	44-03-006-10
	      44-03-006-04
	2886,00 
	0,00 
	2886,00 
	594,01 
	0,00 
	 

	44-03-006-11
	      44-03-006-05
	3537,49 
	0,00 
	3537,49 
	728,04 
	0,00 
	 

	44-03-006-12
	      44-03-006-06
	7053,46 
	0,00 
	7053,46 
	1450,03 
	0,00 
	 

	Раздел 2. ПОДЪЕМ ИЗ ВОДЫ РАЗНЫХ ПРЕДМЕТОВ В МОРСКИХ УСЛОВИЯХ ОТКРЫТОГО ПОБЕРЕЖЬЯ (ОТКРЫТОГО РЕЙДА) 

   

	Таблица 44-03-015. Подъем из воды разных предметов в морских условиях открытого побережья (открытого рейда) 

   

	
	Измеритель: 1 предмет

	44-03-015-01
	Подъем из воды ферм стальных в морских условиях открытого побережья (открытого рейда) массой до 10 т
	14145,14 
	60,82 
	14084,32 
	1852,07 
	0,00 
	7,31 

	
	Подъем из воды обломков железобетонных конструкций, рельс, труб и прочее в морских условиях открытого побережья (открытого рейда) массой:

	44-03-015-02
	      до 0,6 т
	2415,97 
	9,73 
	2406,24 
	296,65 
	0,00 
	1,17 

	44-03-015-03
	      до 3 т
	2334,29 
	15,89 
	2318,40 
	332,26 
	0,00 
	1,91 

	44-03-015-04
	      до 15 т
	5215,03 
	23,05 
	5191,98 
	697,51 
	0,00 
	2,77 

	44-03-015-05
	Подъем из воды бревен в морских условиях открытого побережья (открытого рейда) массой до 0,6 т
	975,79 
	4,99 
	970,80 
	120,14 
	0,00 
	0,6 

	Раздел 3. РАЗРАВНИВАНИЕ И УПЛОТНЕНИЕ КАМЕННЫХ, ЩЕБЕНОЧНЫХ (ГРАВИЙНЫХ) И ПЕСЧАНЫХ ПОСТЕЛЕЙ В МОРСКИХ УСЛОВИЯХ ОТКРЫТОГО ПОБЕРЕЖЬЯ (ОТКРЫТОГО РЕЙДА) 

   

	Таблица 44-03-020. Разравнивание водолазами каменных постелей под водой в морских условиях открытого побережья (открытого рейда) 

   

	
	Измеритель: 100 м2 постели

	
	Грубое разравнивание водолазами каменных постелей под водой в морских условиях открытого побережья (открытого рейда) при отсыпке горизонтальных постелей:

	44-03-020-01
	      шаландами с открывающимся днищем
	21976,53 
	126,64 
	21849,89 
	4396,68 
	0,00 
	15,5 

	44-03-020-02
	      другими плавучими средствами
	5237,61 
	126,64 
	5110,97 
	1028,44 
	0,00 
	15,5 

	
	Тщательное разравнивание водолазами каменных постелей под водой в морских условиях открытого побережья (открытого рейда) при отсыпке горизонтальных постелей:

	44-03-020-03
	      шаландами с открывающимся днищем
	44063,64 
	349,02 
	41034,82 
	8306,51 
	2679,80 
	42,72 

	44-03-020-04
	      другими плавучими средствами
	27343,73 
	349,02 
	24314,91 
	4940,50 
	2679,80 
	42,72 

	
	Весьма тщательное разравнивание водолазами каменных постелей под водой в морских условиях открытого побережья (открытого рейда) при отсыпке горизонтальных постелей:

	44-03-020-05
	      шаландами с открывающимся днищем
	51095,47 
	436,93 
	47978,74 
	9716,44 
	2679,80 
	53,48 

	44-03-020-06
	      другими плавучими средствами
	34375,56 
	436,93 
	31258,83 
	6352,00 
	2679,80 
	53,48 

	
	Грубое разравнивание водолазами каменных постелей под водой в морских условиях открытого побережья (открытого рейда) при отсыпке наклонных постелей:

	44-03-020-07
	      шаландами с открывающимся днищем
	27560,41 
	263,89 
	27296,52 
	5492,66 
	0,00 
	32,3 

	44-03-020-08
	      другими плавучими средствами
	10903,83 
	263,89 
	10639,94 
	2140,99 
	0,00 
	32,3 

	
	Тщательное разравнивание водолазами каменных постелей под водой в морских условиях открытого побережья (открытого рейда) при отсыпке наклонных постелей:

	44-03-020-09
	      шаландами с открывающимся днищем
	57359,95 
	514,96 
	54165,19 
	10976,18 
	2679,80 
	63,03 

	44-03-020-10
	      другими плавучими средствами
	40640,04 
	514,96 
	37445,28 
	7608,90 
	2679,80 
	63,03 

	
	Весьма тщательное разравнивание водолазами каменных постелей под водой в морских условиях открытого побережья (открытого рейда) при отсыпке наклонных постелей:

	44-03-020-11
	      шаландами с открывающимся днищем
	69843,99 
	671,17 
	66493,02 
	13479,64 
	2679,80 
	82,15 

	44-03-020-12
	      другими плавучими средствами
	53124,07 
	671,17 
	49773,10 
	10112,85 
	2679,80 
	82,15 

	Таблица 44-03-021. Разравнивание под водой водолазами щебеночных (гравийных) и песчаных постелей в морских условиях открытого побережья (открытого рейда) 

   

	
	Измеритель: 100 м2 постели

	
	Разравнивание в морских условиях открытого побережья (открытого рейда) под водой водолазами щебеночных (гравийных) горизонтальных постелей:

	44-03-021-01
	      грубое
	6616,13 
	187,83 
	6428,30 
	1293,52 
	0,00 
	22,99 

	44-03-021-02
	      тщательное
	13407,66 
	367,40 
	13040,26 
	2623,99 
	0,00 
	44,97 

	44-03-021-03
	      весьма тщательное
	16008,43 
	441,18 
	15567,25 
	3132,48 
	0,00 
	54 

	
	Разравнивание в морских условиях открытого побережья (открытого рейда) под водой водолазами щебеночных (гравийных) наклонных постелей:

	44-03-021-04
	      грубое
	13753,70 
	390,44 
	13363,26 
	2688,98 
	0,00 
	47,79 

	44-03-021-05
	      тщательное
	21013,46 
	575,90 
	20437,56 
	4112,49 
	0,00 
	70,49 

	44-03-021-06
	      весьма тщательное
	25868,46 
	712,59 
	25155,87 
	5061,92 
	0,00 
	87,22 

	44-03-021-07
	Разравнивание под водой водолазами песчаных постелей в морских условиях открытого побережья (открытого рейда)
	18729,49 
	107,35 
	18622,14 
	3674,14 
	0,00 
	13,14 

	Таблица 44-03-022. Уплотнение подводных каменных постелей виброуплотнением в морских условиях открытого побережья (открытого рейда) 

   

	
	Измеритель: 100 м2 уплотняемой постели

	44-03-022-01
	Уплотнение подводных каменных постелей виброуплотнением в морских условиях открытого побережья (открытого рейда)
	25011,71 
	522,78 
	24488,93 
	4525,68 
	0,00 
	60,09 

	Таблица 44-03-023. Уплотнение подводного каменного заполнения оболочек большого диаметра в морских условиях открытого побережья (открытого рейда) 

   

	
	Измеритель: 100 м3 уплотняемой постели

	44-03-023-01
	Уплотнение подводного каменного заполнения оболочек большого диаметра в морских условиях открытого побережья (открытого рейда)
	7399,40 
	115,46 
	7283,94 
	959,70 
	0,00 
	12,93 

	Раздел 4. ПОДВОДНОЕ БЕТОНИРОВАНИЕ В МОРСКИХ УСЛОВИЯХ ОТКРЫТОГО ПОБЕРЕЖЬЯ (ОТКРЫТОГО РЕЙДА) 

   

	Таблица 44-03-030. Установка опалубки под водой в морских условиях открытого побережья (открытого рейда) 

   

	
	Измеритель: 100 м2 опалубки

	44-03-030-01
	Установка опалубки под водой в морских условиях открытого побережья (открытого рейда)
	190789,66 
	3153,95 
	170912,96 
	34628,92 
	16722,75 
	386,04 

	Таблица 44-03-031. Укладка бетона в морских условиях открытого побережья (открытого рейда) 

   

	
	Измеритель: 100 м3 бетона по проекту

	
	Укладка бетона при подаче в морских условиях открытого побережья (открытого рейда):

	44-03-031-01
	      в мешках
	544272,66 
	8468,95 
	418512,11 
	85147,97 
	117291,60 
	1044,26 

	44-03-031-02
	      в бадьях
	414730,87 
	8662,70 
	320561,57 
	65219,41 
	85506,60 
	1068,15 

	44-03-031-03
	      методом вертикально перемещаемой трубы (ВПТ)
	293246,41 
	970,52 
	206769,29 
	31890,45 
	85506,60 
	102,16 

	Таблица 44-03-032. Оборудование и разборка плавучего сооружения для укладки бетона методом вертикально перемещаемой трубы (ВПТ) в морских условиях открытого побережья (открытого рейда) 

   

	
	Измеритель: 1 сооружение

	44-03-032-01
	Оборудование и разборка плавучего сооружения для укладки бетона методом вертикально перемещаемой трубы (ВПТ) в морских условиях открытого побережья (открытого рейда)
	45461,23 
	3408,01 
	29174,04 
	5723,60 
	12879,18 
	362,94 

	Раздел 5. ПОДВОДНЫЕ РАБОТЫ С МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ КОНСТРУКЦИЯМИ В МОРСКИХ УСЛОВИЯХ ОТКРЫТОГО ПОБЕРЕЖЬЯ (ОТКРЫТОГО РЕЙДА) 

   

	Таблица 44-03-040. Подводная электросварка в морских условиях открытого побережья (открытого рейда) 

   

	
	Измеритель: 1 м шва

	
	Подводная электросварка внахлестку в морских условиях открытого побережья (открытого рейда), толщина стали:

	44-03-040-01
	      до 4 мм
	1265,17 
	0,00 
	1151,80 
	233,30 
	113,37 
	 

	44-03-040-02
	      свыше 4 до 6 мм
	1735,18 
	0,00 
	1565,13 
	316,89 
	170,05 
	 

	44-03-040-03
	      свыше 6 до 8 мм
	2607,84 
	0,00 
	2324,43 
	470,64 
	283,41 
	 

	44-03-040-04
	      свыше 8 до 10 мм
	3374,26 
	0,00 
	3034,16 
	614,22 
	340,10 
	 

	
	Подводная электросварка встык и заварка трещин в морских условиях открытого побережья (открытого рейда), толщина стали:

	44-03-040-05
	      до 4 мм
	1007,38 
	0,00 
	894,01 
	180,86 
	113,37 
	 

	44-03-040-06
	      свыше 4 до 6 мм
	1375,66 
	0,00 
	1262,29 
	255,63 
	113,37 
	 

	44-03-040-07
	      свыше 6 до 8 мм
	2015,48 
	0,00 
	1845,43 
	373,70 
	170,05 
	 

	44-03-040-08
	      свыше 8 до 10 мм
	2789,32 
	0,00 
	2505,91 
	507,51 
	283,41 
	 

	Таблица 44-03-041. Подводная электродуговая резка стали в морских условиях открытого побережья (открытого рейда) 

   

	
	Измеритель: 1 м реза

	
	Подводная электродуговая резка стали в морских условиях открытого побережья (открытого рейда), толщина листовой или профильной стали:

	44-03-041-01
	      до 5 мм, нижнее положение реза
	1062,26 
	0,00 
	1015,64 
	205,49 
	46,62 
	 

	44-03-041-02
	      до 5 мм, вертикальное или горизонтальное положение реза
	1308,91 
	0,00 
	1262,29 
	255,63 
	46,62 
	 

	44-03-041-03
	      свыше 5 до 8 мм, нижнее положение реза
	1526,23 
	0,00 
	1456,29 
	294,96 
	69,94 
	 

	44-03-041-04
	      свыше 5 до 8 мм, вертикальное или горизонтальное положение реза
	2632,49 
	0,00 
	2562,55 
	521,62 
	69,94 
	 

	44-03-041-05
	      свыше 8 до 10 мм, нижнее положение реза
	1771,88 
	0,00 
	1701,94 
	344,56 
	69,94 
	 

	44-03-041-06
	      свыше 8 до 10 мм, вертикальное или горизонтальное положение реза
	2394,37 
	0,00 
	2324,43 
	470,64 
	69,94 
	 

	44-03-041-07
	      свыше 10 до 15 мм, нижнее положение реза
	2417,68 
	0,00 
	2324,43 
	470,64 
	93,25 
	 

	44-03-041-08
	      свыше 10 до 15 мм, вертикальное или горизонтальное положение реза
	3084,49 
	0,00 
	2991,24 
	605,56 
	93,25 
	 

	44-03-041-09
	      свыше 15 до 20 мм, нижнее положение реза
	3624,99 
	0,00 
	3488,09 
	706,25 
	136,90 
	 

	44-03-041-10
	      свыше 15 до 20 мм, вертикальное или горизонтальное положение реза
	4484,96 
	0,00 
	4348,06 
	880,22 
	136,90 
	 

	44-03-041-11
	      свыше 20 до 25 мм, нижнее положение реза
	4674,08 
	0,00 
	4491,55 
	909,69 
	182,53 
	 

	44-03-041-12
	      свыше 20 до 25 мм, вертикальное или горизонтальное положение реза
	6202,51 
	0,00 
	6019,98 
	1218,69 
	182,53 
	 

	
	Измеритель: 100 резов

	
	Подводная электродуговая резка стали в морских условиях открытого побережья (открытого рейда), диаметр круглой стали:

	44-03-041-13
	      до 12 мм, нижнее положение реза
	14362,98 
	0,00 
	13769,76 
	2787,59 
	593,22 
	 

	44-03-041-14
	      до 12 мм, вертикальное или горизонтальное положение реза
	16312,76 
	0,00 
	15719,54 
	3183,01 
	593,22 
	 

	44-03-041-15
	      свыше 12 до 25 мм, нижнее положение реза
	20708,64 
	0,00 
	19887,26 
	4026,37 
	821,38 
	 

	44-03-041-16
	      свыше 12 до 25 мм, вертикальное или горизонтальное положение реза
	24700,02 
	0,00 
	23878,64 
	4834,26 
	821,38 
	 

	44-03-041-17
	      свыше 25 до 50 мм, нижнее положение реза
	40525,43 
	0,00 
	38913,39 
	7879,01 
	1612,04 
	 

	44-03-041-18
	      свыше 25 до 50 мм, вертикальное или горизонтальное положение реза
	49754,01 
	0,00 
	48141,97 
	9745,83 
	1612,04 
	 

	44-03-041-19
	      свыше 50 до 75 мм, нижнее положение реза
	65792,73 
	0,00 
	63173,17 
	12793,97 
	2619,56 
	 

	44-03-041-20
	      свыше 50 до 75 мм, вертикальное или горизонтальное положение реза
	86963,94 
	0,00 
	84344,38 
	17078,98 
	2619,56 
	 

	44-03-041-21
	      свыше 75 до 100 мм, нижнее положение реза
	96157,29 
	0,00 
	91455,51 
	18521,28 
	4701,78 
	 

	44-03-041-22
	      свыше 75 до 100 мм, вертикальное или горизонтальное положение реза
	123937,00 
	0,00 
	119235,22 
	24141,88 
	4701,78 
	 

	Таблица 44-03-042. Подводная электрокислородная резка стали и труб в морских условиях открытого побережья (открытого рейда) 

   

	
	Измеритель: 1 м реза

	
	Подводная электрокислородная резка стали в морских условиях открытого побережья (открытого рейда), толщина листовой или профильной стали:

	44-03-042-01
	      до 8 мм
	456,72 
	0,00 
	432,33 
	87,56 
	24,39 
	 

	44-03-042-02
	      свыше 8 до 10 мм
	516,21 
	0,00 
	491,32 
	99,40 
	24,89 
	 

	44-03-042-03
	      свыше 10 до 15 мм
	660,70 
	0,00 
	633,81 
	128,21 
	26,89 
	 

	44-03-042-04
	      свыше 15 до 20 мм
	1008,57 
	0,00 
	958,29 
	194,02 
	50,28 
	 

	44-03-042-05
	      свыше 20 до 30 мм
	1315,81 
	0,00 
	1262,29 
	255,63 
	53,52 
	 

	44-03-042-06
	      свыше 30 до 40 мм
	1687,97 
	0,00 
	1610,30 
	326,05 
	77,67 
	 

	44-03-042-07
	      свыше 40 до 50 мм
	1984,99 
	0,00 
	1883,43 
	381,25 
	101,56 
	 

	
	Измеритель: 100 резов

	
	Подводная электрокислородная резка стали в морских условиях открытого побережья (открытого рейда), диаметр круглой стали:

	44-03-042-08
	      до 12 мм
	7707,59 
	0,00 
	7345,64 
	1487,28 
	361,95 
	 

	44-03-042-09
	      свыше 12 до 25 мм
	13584,94 
	0,00 
	12941,45 
	2620,03 
	643,49 
	 

	44-03-042-10
	      свыше 25 до 50 мм
	26030,50 
	0,00 
	24821,44 
	5025,94 
	1209,06 
	 

	44-03-042-11
	      свыше 50 до 75 мм
	42759,52 
	0,00 
	40730,98 
	8248,91 
	2028,54 
	 

	44-03-042-12
	      свыше 75 до 100 мм
	75356,48 
	0,00 
	72660,56 
	14714,66 
	2695,92 
	 

	
	Измеритель: 1 рез

	
	Подводная электрокислородная резка труб в морских условиях открытого побережья (открытого рейда) диаметром:

	44-03-042-13
	      219 мм
	546,73 
	0,00 
	523,33 
	106,04 
	23,40 
	 

	44-03-042-14
	      245 мм
	599,81 
	0,00 
	575,98 
	116,62 
	23,83 
	 

	44-03-042-15
	      273 мм
	684,90 
	0,00 
	660,63 
	133,60 
	24,27 
	 

	44-03-042-16
	      299 мм
	742,56 
	0,00 
	717,98 
	145,38 
	24,58 
	 

	44-03-042-17
	      325 мм
	795,58 
	0,00 
	770,63 
	155,97 
	24,95 
	 

	44-03-042-18
	      351 мм
	852,71 
	0,00 
	827,32 
	167,46 
	25,39 
	 

	44-03-042-19
	      377 мм
	937,24 
	0,00 
	911,48 
	184,43 
	25,76 
	 

	44-03-042-20
	      426 мм
	1035,32 
	0,00 
	1008,81 
	204,19 
	26,51 
	 

	44-03-042-21
	      478 мм
	1171,73 
	0,00 
	1144,47 
	231,74 
	27,26 
	 

	44-03-042-22
	      529 мм
	1288,16 
	0,00 
	1260,15 
	255,09 
	28,01 
	 

	44-03-042-23
	      630 мм
	1536,95 
	0,00 
	1507,45 
	305,19 
	29,50 
	 

	44-03-042-24
	      720 мм
	1777,81 
	0,00 
	1726,78 
	349,50 
	51,03 
	 

	44-03-042-25
	      820 мм
	1991,82 
	0,00 
	1939,29 
	392,41 
	52,53 
	 

	44-03-042-26
	      920 мм
	2293,12 
	0,00 
	2218,94 
	449,25 
	74,18 
	 

	44-03-042-27
	      1020 мм
	2482,43 
	0,00 
	2406,76 
	487,38 
	75,67 
	 

	44-03-042-28
	      1220 мм
	3040,29 
	0,00 
	2961,75 
	599,40 
	78,54 
	 

	44-03-042-29
	      1420 мм
	3356,38 
	0,00 
	3335,26 
	675,32 
	21,12 
	 

	44-03-042-30
	      1620 мм
	4176,00 
	0,00 
	4151,89 
	840,29 
	24,11 
	 

	Раздел 6. УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ В МОРСКИХ УСЛОВИЯХ ОТКРЫТОГО ПОБЕРЕЖЬЯ (ОТКРЫТОГО РЕЙДА) 

   

	Таблица 44-03-050. Укладка трубопроводов в подводную траншею протаскиванием по дну в морских условиях открытого побережья (открытого рейда) 

   

	
	Измеритель: 100 м трубопровода

	
	Укладка трубопроводов в подводную траншею протаскиванием по дну в морских условиях открытого побережья (открытого рейда), диаметр трубопровода:

	44-03-050-01
	      до 300 мм
	31215,54 
	2671,80 
	20981,73 
	3647,42 
	7562,01 
	287,91 

	44-03-050-02
	      до 500 мм
	42326,45 
	3532,42 
	29435,30 
	5720,53 
	9358,73 
	376,19 

	44-03-050-03
	      до 700 мм
	59051,49 
	4608,74 
	41902,44 
	7930,86 
	12540,31 
	485,13 

	44-03-050-04
	      до 800 мм
	61858,26 
	5299,39 
	42616,38 
	6751,44 
	13942,49 
	557,83 

	44-03-050-05
	      до 1000 мм
	75753,73 
	6402,53 
	53327,48 
	9959,11 
	16023,72 
	673,95 

	44-03-050-06
	      до 1200 мм
	99585,85 
	7068,20 
	75014,40 
	12396,40 
	17503,25 
	734,74 

	44-03-050-07
	      до 1400 мм
	113789,55 
	8055,40 
	86228,70 
	14230,32 
	19505,45 
	837,36 

	Таблица 44-03-051. Укладка трубопроводов в подводную траншею заполнением водой (свободное погружение) в морских условиях открытого побережья (открытого рейда) 

   

	
	Измеритель: 100 м трубопровода

	
	Укладка трубопроводов в подводную траншею заполнением водой (свободное погружение) в морских условиях открытого побережья (открытого рейда), диаметр трубопровода:

	44-03-051-01
	      до 300 мм
	24013,66 
	2466,42 
	16505,59 
	2975,53 
	5041,65 
	269,26 

	44-03-051-02
	      до 500 мм
	31748,68 
	3118,98 
	22346,69 
	4327,45 
	6283,01 
	340,5 

	44-03-051-03
	      до 700 мм
	45853,65 
	4039,12 
	32862,91 
	6811,01 
	8951,62 
	435,25 

	44-03-051-04
	      до 800 мм
	50091,54 
	4647,52 
	35701,57 
	7392,40 
	9742,45 
	500,81 

	44-03-051-05
	      до 1000 мм
	55247,96 
	5595,65 
	37703,16 
	7853,66 
	11949,15 
	602,98 

	44-03-051-06
	      до 1200 мм
	71059,56 
	6065,75 
	52329,30 
	9541,82 
	12664,51 
	645,98 

	44-03-051-07
	      до 1400 мм
	81387,44 
	6974,89 
	58706,14 
	10697,34 
	15706,41 
	742,8 

	Таблица 44-03-052. Укладка трубопроводов в подводную траншею секциями с плавучих опор в морских условиях открытого побережья (открытого рейда) 

   

	
	Измеритель: 100 м трубопровода

	
	Укладка трубопроводов в подводную траншею секциями с плавучих опор в морских условиях открытого побережья (открытого рейда), диаметр трубопровода:

	44-03-052-01
	      до 300 мм
	85869,90 
	6462,88 
	75242,48 
	10945,13 
	4164,54 
	714,92 

	44-03-052-02
	      до 500 мм
	101298,42 
	6827,19 
	89471,38 
	13395,73 
	4999,85 
	755,22 

	44-03-052-03
	      до 700 мм
	117483,11 
	7349,97 
	103981,74 
	15848,90 
	6151,40 
	813,05 

	44-03-052-04
	      до 800 мм
	126716,37 
	7750,08 
	111811,00 
	17201,87 
	7155,29 
	857,31 

	44-03-052-05
	      до 1000 мм
	155104,25 
	12961,64 
	130342,42 
	20564,15 
	11800,19 
	1433,81 

	44-03-052-06
	      до 1200 мм
	186336,65 
	13742,43 
	157666,92 
	26693,97 
	14927,30 
	1520,18 

	44-03-052-07
	      до 1400 мм
	208756,09 
	14474,94 
	176785,67 
	30611,27 
	17495,48 
	1601,21 

	Раздел 7. УКЛАДКА КАБЕЛЯ В МОРСКИХ УСЛОВИЯХ ОТКРЫТОГО ПОБЕРЕЖЬЯ (ОТКРЫТОГО РЕЙДА) 

   

	Таблица 44-03-060. Укладка кабеля в подводную траншею в морских условиях открытого побережья (открытого рейда) 

   

	
	Измеритель: 100 м уложенного кабеля

	
	Укладка первой нитки кабеля в подводную траншею в морских условиях открытого побережья (открытого рейда) при ширине водной преграды:

	44-03-060-01
	      до 200 м
	20299,20 
	1370,91 
	6529,02 
	1321,50 
	12399,27 
	156,14 

	44-03-060-02
	      более 200 м
	8121,70 
	711,86 
	4761,09 
	1019,70 
	2648,75 
	75,81 

	
	Укладка каждой последующей нитки кабеля в подводную траншею в морских условиях открытого побережья (открытого рейда) в одной траншее при ширине водной преграды:

	44-03-060-03
	      до 200 м
	2115,12 
	158,60 
	1956,52 
	433,25 
	0,00 
	17,09 

	44-03-060-04
	      более 200 м
	2887,91 
	217,66 
	2670,25 
	605,66 
	0,00 
	23,18 

	Таблица 44-03-061. Протаскивание конца кабеля в береговой колодец через вводную трубу в морских условиях открытого побережья (открытого рейда) 

   

	
	Измеритель: 1 конец кабеля

	44-03-061-01
	Протаскивание конца кабеля в береговой колодец через вводную трубу в морских условиях открытого побережья (открытого рейда)
	4132,61 
	197,52 
	3847,13 
	765,35 
	87,96 
	21,85 

	(103-9010)
	  Трубы стальные, (км)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	Раздел 8. ОПУСКАНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ПОД ВОДУ В МОРСКИХ УСЛОВИЯХ ОТКРЫТОГО ПОБЕРЕЖЬЯ (ОТКРЫТОГО РЕЙДА) 

   

	Таблица 44-03-065. Опускание металлических и железобетонных оболочек оголовков водозаборных и сбросных сооружений под воду в морских условиях открытого побережья (открытого рейда) 

   

	
	Измеритель: 1 оболочка

	
	Опускание металлических и железобетонных оболочек оголовков водозаборных и сбросных сооружений под воду в морских условиях открытого побережья (открытого рейда) массой:

	44-03-065-01
	      до 10 т
	31062,01 
	617,48 
	29732,25 
	4079,33 
	712,28 
	67,41 

	(403-9860)
	  Оболочки оголовков, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	44-03-065-02
	      до 20 т
	71618,08 
	1954,60 
	65593,92 
	13227,83 
	4069,56 
	220,61 

	(403-9860)
	  Оболочки оголовков, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	44-03-065-03
	      до 30 т
	87799,25 
	2916,68 
	80580,43 
	16137,03 
	4302,14 
	335,25 

	(403-9860)
	  Оболочки оголовков, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	44-03-065-04
	      до 50 т
	153716,19 
	4972,75 
	143463,24 
	28382,38 
	5280,20 
	571,58 

	(403-9860)
	  Оболочки оголовков, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	Раздел 9. ВОДОЛАЗНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ В МОРСКИХ УСЛОВИЯХ ОТКРЫТОГО ПОБЕРЕЖЬЯ (ОТКРЫТОГО РЕЙДА) 

   

	Таблица 44-03-070. Водолазное обследование дна акватории в морских условиях открытого побережья (открытого рейда) 

   

	
	Измеритель: 100 м2 дна акватории

	44-03-070-01
	Водолазное обследование дна акватории в морских условиях открытого побережья (открытого рейда) при радиусе видимости более 1 м
	92,59 
	3,92 
	88,67 
	17,84 
	0,00 
	0,48 

	Раздел 10. ПЕРЕМЕЩЕНИЕ И ВЫЕМКА КАМНЯ И ЩЕБНЯ ИЗ ВОДЫ В МОРСКИХ УСЛОВИЯХ ОТКРЫТОГО ПОБЕРЕЖЬЯ (ОТКРЫТОГО РЕЙДА) 

   

	Таблица 44-03-073. Перемещение и выемка камня и щебня из воды в морских условиях открытого побережья (открытого рейда) 

   

	
	Измеритель: 1 м3

	
	Перемещение камня в морских условиях открытого побережья (открытого рейда):

	44-03-073-01
	      под водой
	1019,66 
	0,00 
	1019,66 
	205,18 
	0,00 
	 

	44-03-073-02
	      под водой с перекидкой за стенку
	1336,33 
	0,00 
	1336,33 
	268,90 
	0,00 
	 

	
	Выемка камня из воды в морских условиях открытого побережья (открытого рейда) массой:

	44-03-073-03
	      до 8 кг
	2941,25 
	44,04 
	2897,21 
	602,32 
	0,00 
	5,39 

	44-03-073-04
	      до 50 кг
	1608,75 
	19,36 
	1589,39 
	330,40 
	0,00 
	2,37 

	44-03-073-05
	      до 100 кг
	3436,22 
	101,63 
	3334,59 
	693,09 
	0,00 
	12,44 

	44-03-073-06
	Выемка щебня из воды в морских условиях открытого побережья (открытого рейда)
	4332,24 
	125,82 
	4206,42 
	874,63 
	0,00 
	15,4 

	Раздел 11. СВАРКА ПЛЕТЕЙ ТРУБОПРОВОДА В МОРСКИХ УСЛОВИЯХ ОТКРЫТОГО ПОБЕРЕЖЬЯ (ОТКРЫТОГО РЕЙДА) 

   

	Таблица 44-03-077. Сварка на плаву готовых плетей трубопровода в морских условиях открытого побережья (открытого рейда) 

   

	
	Измеритель: 1 стык

	
	Сварка на плаву готовых плетей трубопровода в морских условиях открытого побережья (открытого рейда) диаметром:

	44-03-077-01
	      до 200 мм
	45988,14 
	683,69 
	44989,07 
	5238,44 
	315,38 
	72,81 

	44-03-077-02
	      до 300 мм
	62174,92 
	789,74 
	61057,59 
	6976,22 
	327,59 
	83,13 

	44-03-077-03
	      до 400 мм
	76889,02 
	896,39 
	75650,03 
	8552,24 
	342,60 
	93,18 

	44-03-077-04
	      до 500 мм
	70361,67 
	999,40 
	69002,19 
	6675,31 
	360,08 
	105,2 

	44-03-077-05
	      до 600 мм
	80873,83 
	1103,99 
	79391,81 
	7596,96 
	378,03 
	114,76 

	44-03-077-06
	      до 700 мм
	90106,99 
	1199,13 
	88540,01 
	8406,35 
	367,85 
	123,24 

	44-03-077-07
	      до 800 мм
	101207,51 
	1293,31 
	99535,52 
	9379,40 
	378,68 
	132,92 

	44-03-077-08
	      до 900 мм
	100476,00 
	1360,27 
	98726,83 
	9300,76 
	388,90 
	141,4 

	44-03-077-09
	      до 1000 мм
	110402,45 
	1478,08 
	108525,43 
	10171,52 
	398,94 
	151,91 

	44-03-077-10
	      до 1200 мм
	130344,88 
	1661,88 
	128263,38 
	11909,31 
	419,62 
	170,8 

	44-03-077-11
	      до 1400 мм
	149660,80 
	1877,71 
	147344,06 
	13593,59 
	439,03 
	190,63 

	Раздел 12. УСТАНОВКА ШВАРТОВНЫХ БОЧЕК В МОРСКИХ УСЛОВИЯХ ОТКРЫТОГО ПОБЕРЕЖЬЯ (ОТКРЫТОГО РЕЙДА) 

   

	Таблица 44-03-080. Установка на акватории швартовных бочек на железобетонных якорях в морских условиях открытого побережья (открытого рейда) 

   

	
	Измеритель: 1 швартовная бочка с якорем

	44-03-080-01
	Установка на акватории швартовных бочек на железобетонных якорях в морских условиях открытого побережья (открытого рейда)
	48559,48 
	254,49 
	48304,99 
	4565,59 
	0,00 
	21,92 

	Раздел 13. УСТРОЙСТВО ЭЛЕМЕНТОВ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В МОРСКИХ УСЛОВИЯХ ОТКРЫТОГО ПОБЕРЕЖЬЯ (ОТКРЫТОГО РЕЙДА) 

   

	Таблица 44-03-083. Установка элементов деревянных конструкций гидротехнических сооружений под водой в морских условиях открытого побережья (открытого рейда) 

   

	
	Измеритель: 1 м3 древесины в конструкции

	
	Установка элементов деревянных конструкций гидротехнических сооружений под водой в морских условиях открытого побережья (открытого рейда) - :

	44-03-083-01
	      схваток или раскосов из пластин
	23570,69 
	345,11 
	21641,53 
	4368,16 
	1584,05 
	41,48 

	44-03-083-02
	      схваток или раскосов из бревен
	12072,21 
	170,31 
	10815,42 
	2182,77 
	1086,48 
	20,47 

	44-03-083-03
	      насадок из бревен
	18033,53 
	266,99 
	16287,51 
	3305,95 
	1479,03 
	32,09 

	Раздел 14. КРЕПЛЕНИЕ ПОДВОДНОЙ ЧАСТИ ОТКОСОВ В МОРСКИХ УСЛОВИЯХ ОТКРЫТОГО ПОБЕРЕЖЬЯ (ОТКРЫТОГО РЕЙДА) 

   

	Таблица 44-03-087. Крепление подводной части откосов плитами с открытыми швами на подготовленные постели в морских условиях открытого побережья (открытого рейда) 

   

	
	Измеритель: 100 м3 сборных конструкций

	
	Крепление подводной части откосов плитами с открытыми швами на подготовленные постели в морских условиях открытого побережья (открытого рейда) массой:

	44-03-087-01
	      до 2,3 т
	135346,83 
	750,72 
	134596,11 
	20334,90 
	0,00 
	86,29 

	(403-9015)
	  Плиты железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  

	44-03-087-02
	      до 2,8 т
	108809,40 
	600,56 
	108208,84 
	16380,81 
	0,00 
	69,03 

	(403-9015)
	  Плиты железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(100)  
	-  
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