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Часть 45. Промышленные печи и трубы

	Номера

расценок
	Наименование и характеристика

строительных работ и конструкций
	Прямые

затраты,

руб.
	В том числе, руб.
	Затраты

труда

рабочих,

чел.-ч.

	
	
	
	оплата

труда

рабочих
	эксплуатация машин
	материалы
	

	Коды

неучтенных

материалов
	Наименование и характеристика

неучтенных расценками материалов,

единица измерения
	
	
	всего
	в т.ч.

оплата

труда

машинистов
	расход

неучтенных

материалов
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Раздел 1. КЛАДКА ДОМЕННЫХ ПЕЧЕЙ 

   

	Таблица 45-01-001. Кладка доменных печей 

   

	
	Измеритель: 1 м3 кладки

	
	Кладка лещади из:

	45-01-001-01
	      углеродистых и графитированных блоков
	2946,98 
	212,11 
	2636,07 
	395,79 
	98,80 
	21,8 

	(115-2237)
	  Стопора-моноблоки огнеупорные корундографитовые для МНЛЗ изделия № 1, № 3, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	45-01-001-02
	      муллитовых изделий
	3366,96 
	505,59 
	2289,89 
	304,18 
	571,48 
	42,81 

	(115-9034)
	  Изделия алюмосиликатные (высокоглиноземистые), (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	
	Кладка горна из изделий:

	45-01-001-03
	      углеродистых
	2335,20 
	210,20 
	2026,20 
	278,07 
	98,80 
	21,34 

	(115-2237)
	  Стопора-моноблоки огнеупорные корундографитовые для МНЛЗ изделия № 1, № 3, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	45-01-001-04
	      муллитовых
	5072,72 
	782,01 
	3719,23 
	318,15 
	571,48 
	60,34 

	(115-9034)
	  Изделия алюмосиликатные (высокоглиноземистые), (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  


	45-01-001-05
	      шамотных
	3603,80 
	594,60 
	2951,17 
	301,76 
	58,03 
	45,88 

	(115-9031)
	  Изделия алюмосиликатные (низко- и среднеглиноземистые), (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	
	Футеровка фурменных приборов из изделий:

	45-01-001-06
	      муллитовых
	3135,84 
	1685,84 
	873,52 
	142,05 
	576,48 
	124,6 

	(115-9034)
	  Изделия алюмосиликатные (высокоглиноземистые), (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	45-01-001-07
	      шамотных
	2403,31 
	1454,48 
	862,60 
	134,92 
	86,23 
	107,5 

	(115-9031)
	  Изделия алюмосиликатные (низко- и среднеглиноземистые), (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	45-01-001-08
	Кладка заплечиков из шамотных изделий
	2133,12 
	449,42 
	1625,67 
	240,52 
	58,03 
	38,71 

	(115-9031)
	  Изделия алюмосиликатные (низко- и среднеглиноземистые), (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  


	
	Кладка распара и шахты из изделий:

	45-01-001-09
	      муллитовых
	2193,03 
	427,36 
	1679,44 
	253,44 
	86,23 
	36,81 

	(115-9034)
	  Изделия алюмосиликатные (высокоглиноземистые), (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	45-01-001-10
	      шамотных
	2117,78 
	394,28 
	1625,67 
	240,52 
	97,83 
	33,96 

	(115-9031)
	  Изделия алюмосиликатные (низко- и среднеглиноземистые), (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	45-01-001-11
	Кладка свечей из шамотных изделий
	1485,10 
	515,59 
	744,46 
	73,66 
	225,05 
	50,4 

	(115-9031)
	  Изделия алюмосиликатные (низко- и среднеглиноземистые), (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	Раздел 2. КЛАДКА ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЕЙ ДОМЕННЫХ ПЕЧЕЙ 

   

	Таблица 45-02-001. Кладка стен 

   

	
	Измеритель: 1 м3 кладки

	
	Кладка стен из изделий:

	45-02-001-01
	      шамотных плотных
	1381,56 
	286,72 
	1008,61 
	127,06 
	86,23 
	26,45 

	(115-9031)
	  Изделия алюмосиликатные (низко- и среднеглиноземистые), (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	45-02-001-02
	      муллитовых
	1842,05 
	346,88 
	1027,34 
	131,12 
	467,83 
	32 

	(115-9034)
	  Изделия алюмосиликатные (высокоглиноземистые), (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	45-02-001-03
	      муллитокремнеземистых
	1809,52 
	316,53 
	1025,16 
	129,66 
	467,83 
	29,2 

	(115-9034)
	  Изделия алюмосиликатные (высокоглиноземистые), (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	45-02-001-04
	      динасовых
	1365,32 
	284,33 
	1008,61 
	127,06 
	72,38 
	26,23 

	(115-9010)
	  Изделия кремнеземистые динасовые, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	45-02-001-05
	      шамотных теплоизоляционных
	1347,21 
	229,70 
	926,85 
	112,71 
	190,66 
	21,19 

	(115-9031)
	  Изделия алюмосиликатные (низко- и среднеглиноземистые), (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	Таблица 45-02-002. Кладка купола 

   

	
	Измеритель: 1 м3 кладки

	
	Кладка купола из изделий:

	45-02-002-01
	      муллитокремнеземистых
	2243,56 
	541,97 
	1187,85 
	222,44 
	513,74 
	44,46 

	(115-9034)
	  Изделия алюмосиликатные (высокоглиноземистые), (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	45-02-002-02
	      муллитовых
	2452,90 
	612,06 
	1275,67 
	254,56 
	565,17 
	50,21 

	(115-9034)
	  Изделия алюмосиликатные (высокоглиноземистые), (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	45-02-002-03
	      динасовых
	1968,88 
	518,08 
	1187,85 
	222,44 
	262,95 
	42,5 

	(115-9010)
	  Изделия кремнеземистые динасовые, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	45-02-002-04
	      шамотных теплоизоляционных
	1640,70 
	402,27 
	1047,77 
	147,62 
	190,66 
	33 

	(115-9031)
	  Изделия алюмосиликатные (низко- и среднеглиноземистые), (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	45-02-002-05
	      динасовых теплоизоляционных
	1653,17 
	446,40 
	1047,77 
	147,62 
	159,00 
	36,62 

	(115-9010)
	  Изделия кремнеземистые динасовые, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	Таблица 45-02-003. Кладка арок 

   

	
	Измеритель: 1 м3 кладки

	
	Кладка арок из изделий:

	45-02-003-01
	      шамотных плотных
	1450,52 
	516,86 
	859,04 
	118,66 
	74,62 
	42,4 

	(115-9031)
	  Изделия алюмосиликатные (низко- и среднеглиноземистые), (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	45-02-003-02
	      муллитовых
	2135,42 
	599,14 
	864,56 
	117,79 
	671,72 
	49,15 

	(115-9034)
	  Изделия алюмосиликатные (высокоглиноземистые), (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	45-02-003-03
	      муллитокремнеземистых
	2610,63 
	590,48 
	1348,43 
	186,90 
	671,72 
	48,44 

	(115-9034)
	  Изделия алюмосиликатные (высокоглиноземистые), (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	45-02-003-04
	      динасовых
	1471,11 
	529,16 
	879,20 
	121,96 
	62,75 
	41,47 

	(115-9010)
	  Изделия кремнеземистые динасовые, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	45-02-003-05
	      шамотных теплоизоляционных
	1365,00 
	415,47 
	758,87 
	114,35 
	190,66 
	32,56 

	(115-9031)
	  Изделия алюмосиликатные (низко- и среднеглиноземистые), (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	Раздел 3. КЛАДКА ВЕРХНЕГО СТРОЕНИЯ ВАННЫХ СТЕКЛОВАРЕНЫХ ПЕЧЕЙ 

   

	Таблица 45-03-001. Кладка верхнего строения ванных стекловаренных печей 

   

	
	Измеритель: 1 м3 кладки

	
	Кладка днища:

	45-03-001-01
	      из крупноблочных и высокоогнеупорных алюмосиликатных изделий
	23534,63 
	777,70 
	309,55 
	8,70 
	22447,38 
	72,75 

	45-03-001-02
	      из электроплавленных изделий
	57863,43 
	325,30 
	346,47 
	11,80 
	57191,66 
	30,43 

	
	Кладка стен:

	45-03-001-03
	      из огнеупорных и высокоогнеупорных алюмосиликатных изделий
	900,13 
	596,82 
	303,31 
	8,12 
	0,00 
	55,83 

	(115-9030)
	  Изделия алюмосиликатные шамотные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(2,29)  
	-  

	45-03-001-04
	      из электроплавленных изделий
	57868,94 
	323,91 
	353,37 
	12,21 
	57191,66 
	30,3 

	
	Кладка:

	45-03-001-05
	      горелок из кремнеземистых (динасовых) изделий
	977,32 
	529,16 
	302,99 
	9,82 
	145,17 
	49,5 

	(115-9010)
	  Изделия кремнеземистые динасовые, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(2,33)  
	-  

	45-03-001-06
	      сводов и арок из кремнеземистых (динасовых) изделий
	949,85 
	575,44 
	306,10 
	10,62 
	68,31 
	53,83 

	(115-9010)
	  Изделия кремнеземистые динасовые, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(2,43)  
	-  

	45-03-001-07
	      сводов и арок из электроплавленных изделий
	58761,26 
	409,75 
	345,15 
	11,30 
	58006,36 
	38,33 

	45-03-001-08
	      мостов, кронштейнов и фидеров из шамотных фасонных изделий
	886,30 
	589,34 
	296,96 
	7,02 
	0,00 
	55,13 

	(115-9030)
	  Изделия алюмосиликатные шамотные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(2,29)  
	-  

	Раздел 4. ОБМУРОВКА ПАРОВЫХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ КОТЛОВ 

   

	Таблица 45-04-001. Обмуровка шамотными изделиями 

   

	
	Измеритель: 1 м3 кладки

	
	Обмуровка изделиями шамотными прямыми:

	45-04-001-01
	      стен экранированных
	812,99 
	248,45 
	440,40 
	34,79 
	124,14 
	22,92 

	(115-9030)
	  Изделия алюмосиликатные шамотные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1,9)  
	-  

	45-04-001-02
	      стен неэкранированных
	808,38 
	253,68 
	430,56 
	33,50 
	124,14 
	21,48 

	(115-9030)
	  Изделия алюмосиликатные шамотные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1,95)  
	-  

	45-04-001-03
	      сводов и арок
	992,48 
	462,36 
	432,58 
	34,79 
	97,54 
	39,15 

	(115-9030)
	  Изделия алюмосиликатные шамотные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1,95)  
	-  

	45-04-001-04
	      холодных воронок и шлаковых бункеров
	836,13 
	253,80 
	440,45 
	34,79 
	141,88 
	21,49 

	(115-9030)
	  Изделия алюмосиликатные шамотные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1,9)  
	-  

	
	Обмуровка изделиями шамотными фасонными:

	45-04-001-05
	      поясов разгрузочных
	845,09 
	312,99 
	434,56 
	33,78 
	97,54 
	24,88 

	(115-9030)
	  Изделия алюмосиликатные шамотные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(2,05)  
	-  

	45-04-001-06
	      перегородок газовых пламенных
	824,33 
	292,23 
	434,56 
	33,78 
	97,54 
	23,23 

	(115-9030)
	  Изделия алюмосиликатные шамотные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(2,05)  
	-  

	45-04-001-07
	      сводов подвесных открытых
	801,96 
	268,33 
	436,09 
	34,79 
	97,54 
	21,33 

	(115-9030)
	  Изделия алюмосиликатные шамотные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(2,05)  
	-  

	45-04-001-08
	      сводов подвесных закрытых
	843,84 
	313,49 
	432,81 
	32,65 
	97,54 
	24,92 

	(115-9030)
	  Изделия алюмосиликатные шамотные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(2,05)  
	-  

	45-04-001-09
	      амбразур для горелок
	911,14 
	378,16 
	435,44 
	34,37 
	97,54 
	27,95 

	(115-9030)
	  Изделия алюмосиликатные шамотные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(2,05)  
	-  

	45-04-001-10
	Установка кляммер
	290,77 
	18,65 
	33,92 
	0,10 
	238,20 
	1,85 

	Таблица 45-04-002. Обмуровка кирпичом пенодиатомитовым 

   

	
	Измеритель: 1 м3 кладки

	
	Обмуровка кирпичом пенодиатомитовым:

	45-04-002-01
	      стен экранированных и неэкранированных
	1548,66 
	105,69 
	446,61 
	30,49 
	996,36 
	9,75 

	45-04-002-02
	      сводов и арок
	1693,26 
	159,08 
	446,65 
	30,49 
	1087,53 
	13,47 

	45-04-002-03
	      холодных воронок и шлаковых бункеров
	1620,41 
	146,68 
	386,20 
	22,42 
	1087,53 
	12,42 

	Таблица 45-04-003. Обмуровка жаростойким бетоном 

   

	
	Измеритель: 1 м3 бетона

	
	Обмуровка экранов жаростойким бетоном:

	45-04-003-01
	      толщиной слоя до 40 мм
	17064,00 
	468,55 
	561,78 
	80,44 
	16033,67 
	45,14 

	45-04-003-02
	      толщиной слоя до 70 мм
	16585,61 
	301,75 
	543,09 
	80,44 
	15740,77 
	29,07 

	
	Обмуровка щитов и панелей жаростойким бетоном:

	45-04-003-03
	      толщиной до 50 мм
	16989,61 
	567,06 
	494,24 
	48,13 
	15928,31 
	54,63 

	45-04-003-04
	      толщиной до 100 мм
	16466,07 
	347,31 
	387,09 
	48,13 
	15731,67 
	33,46 

	Таблица 45-04-004. Разные работы при обмуровке жаростойким бетоном 

   

	
	Измеритель: 100 м2 поверхности

	45-04-004-01
	Прокладка фанеры в температурные швы
	860,40 
	115,28 
	91,43 
	3,83 
	653,69 
	13,13 

	45-04-004-02
	Прокладка полистирола в температурные швы
	1697,56 
	115,28 
	91,43 
	3,83 
	1490,85 
	13,13 

	45-04-004-03
	Прокладка пергамина между слоями обмуровки
	345,26 
	148,73 
	14,83 
	0,40 
	181,70 
	16,94 

	Таблица 45-04-005. Обмуровка теплоизоляционным бетоном 

   

	
	Измеритель: 1 м3 бетона

	45-04-005-01
	Обмуровка экранов теплоизоляционным бетоном толщиной слоя до 70 мм
	12618,83 
	160,97 
	551,43 
	79,83 
	11906,43 
	14,85 

	45-04-005-02
	Обмуровка экранов и горелок теплоизоляционным бетоном толщиной слоя до 120 мм
	12326,47 
	159,78 
	522,61 
	79,71 
	11644,08 
	14,74 

	
	Обмуровка щитов и панелей теплоизоляционным бетоном толщиной слоя:

	45-04-005-03
	      до 70 мм
	12296,01 
	333,55 
	311,52 
	47,52 
	11650,94 
	30,77 

	45-04-005-04
	      до 120 мм
	12018,68 
	272,84 
	284,18 
	47,52 
	11461,66 
	25,17 

	45-04-005-05
	      до 170 мм
	11913,69 
	243,03 
	270,62 
	47,52 
	11400,04 
	22,42 

	Таблица 45-04-006. Обмуровка поверхности котлов плитами 

   

	
	Измеритель: 1 м3 обмуровки

	
	Обмуровка поверхности котлов плитами:

	45-04-006-01
	      многослойными заводского изготовления
	2291,32 
	191,00 
	513,02 
	40,64 
	1587,30 
	19,63 

	(115-9170)
	  Плиты обмуровочные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,81)  
	-  

	45-04-006-02
	      теплоизоляционными
	1225,60 
	188,47 
	396,91 
	33,60 
	640,22 
	19,37 

	(115-9111)
	  Плиты огнеупорные теплоизоляционные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,93)  
	-  

	Таблица 45-04-007. Набивка массой огнеупорной 

   

	
	Измеритель: 1 м3 набивки

	45-04-007-01
	Набивка массой хромитовой зажигательных поясов экранов
	7657,65 
	598,84 
	2078,00 
	134,44 
	4980,81 
	51,58 

	45-04-007-02
	Набивка массой хромитовой подов топок
	9468,09 
	398,50 
	1308,80 
	78,64 
	7760,79 
	36,26 

	Таблица 45-04-008. Очистка ошипованной поверхности зажигательных поясов и подов топок перед набивкой 

   

	
	Измеритель: 100 м2 поверхности

	
	Очистка механическая песком:

	45-04-008-01
	      металлическим
	11490,35 
	1438,42 
	8222,05 
	520,39 
	1829,88 
	142,7 

	45-04-008-02
	      кварцевым
	5866,28 
	622,04 
	4182,60 
	273,29 
	1061,64 
	61,71 

	45-04-008-03
	Очистка химическая ортофосфорной кислотой
	4724,19 
	337,88 
	4174,31 
	301,60 
	212,00 
	33,52 

	Таблица 45-04-009. Торкретирование огнеупорным раствором 

   

	
	Измеритель: 1 м3 обмуровки

	
	Торкретирование огнеупорным раствором:

	45-04-009-01
	      барабанов и коллекторов
	14521,28 
	343,59 
	4561,75 
	452,82 
	9615,94 
	32,63 

	45-04-009-02
	      экранов
	11024,81 
	195,33 
	2034,10 
	192,01 
	8795,38 
	18,55 

	45-04-009-03
	      щитов и панелей
	11163,32 
	276,83 
	2097,01 
	188,61 
	8789,48 
	26,29 

	Таблица 45-04-010. Уплотнительная обмазка поверхности котлов 

   

	
	Измеритель: 100 м2 покрываемой поверхности

	
	Уплотнительная обмазка поверхности котлов раствором:

	45-04-010-01
	      огнеупорным (состав ОРГРЭС)
	10792,11 
	1339,82 
	709,78 
	69,54 
	8742,51 
	123,6 

	45-04-010-02
	      магнезиальным
	12801,54 
	1331,15 
	876,71 
	88,31 
	10593,68 
	122,8 

	Раздел 5. КЛАДКА ЭЛЕМЕНТОВ ТЕПЛОВЫХ АГРЕГАТОВ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ 

   

	Таблица 45-05-001. Кладка насадок воздухонагревателей, регенераторов и рекуператоров 

   

	
	Измеритель: 1 т насадок

	
	Кладка насадок воздухонагревателей доменных печей из изделий:

	45-05-001-01
	      шамотных
	260,48 
	93,08 
	167,40 
	27,76 
	0,00 
	10,03 

	(115-9030)
	  Изделия алюмосиликатные шамотные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1,04)  
	-  

	45-05-001-02
	      высокоглиноземистых
	248,08 
	78,23 
	169,85 
	27,40 
	0,00 
	8,43 

	(115-9030)
	  Изделия алюмосиликатные шамотные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1,04)  
	-  

	45-05-001-03
	Кладка насадок регенераторов из шамотных или динасовых изделий
	180,08 
	64,77 
	115,31 
	11,89 
	0,00 
	6,98 

	(115-9030)
	  Изделия алюмосиликатные шамотные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1,04)  
	-  

	
	Кладка насадок рекуператоров из изделий:

	45-05-001-04
	      шамотных фасонных
	475,83 
	301,46 
	42,61 
	4,69 
	131,76 
	24,73 

	(115-9030)
	  Изделия алюмосиликатные шамотные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1,04)  
	-  

	45-05-001-05
	      шамотных карборундовых
	512,21 
	321,94 
	58,51 
	5,79 
	131,76 
	26,41 

	(115-9030)
	  Изделия алюмосиликатные шамотные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1,04)  
	-  

	Таблица 45-05-002. Кладка из обыкновенного глиняного кирпича 

   

	
	Измеритель: 1 м3 кладки

	
	Кладка элементов тепловых агрегатов из обыкновенного глиняного кирпича:

	45-05-002-01
	      стен прямых, массивов и выстилок
	1342,94 
	115,38 
	314,25 
	9,50 
	913,31 
	12,92 

	45-05-002-02
	      стен закругленных и сводов цилиндрических пролетом более 1 м
	1471,19 
	148,93 
	314,51 
	10,30 
	1007,75 
	15,86 

	45-05-002-03
	      арок, сводов цилиндрических пролетом до 1 м и сводов купольных
	1641,79 
	225,69 
	332,79 
	12,79 
	1083,31 
	22,66 

	Таблица 45-05-003. Кладка из шамотных изделий 

   

	
	Измеритель: 1 м3 кладки

	
	Кладка из шамотных изделий стен прямых, массивов, подов и выстилок, категория кладки:

	45-05-003-01
	      I
	669,99 
	246,61 
	365,35 
	23,76 
	58,03 
	22,75 

	(115-9024)
	  Изделия шамотные прямые, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(2,07)  
	-  

	45-05-003-02
	      II
	678,15 
	227,21 
	358,09 
	20,97 
	92,85 
	20,96 

	(115-9024)
	  Изделия шамотные прямые, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(2)  
	-  

	45-05-003-03
	      III
	735,38 
	186,70 
	351,37 
	17,87 
	197,31 
	18,25 

	(115-9024)
	  Изделия шамотные прямые, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1,9)  
	-  

	45-05-003-04
	      IV
	729,87 
	150,61 
	347,14 
	14,69 
	232,12 
	16,66 

	(115-9024)
	  Изделия шамотные прямые, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1,85)  
	-  

	
	Кладка из шамотных изделий стен закругленных, сводов цилиндрических пролетом более 1 м, категория кладки:


	45-05-003-05
	      I
	758,02 
	312,78 
	387,21 
	38,12 
	58,03 
	28,46 

	(115-9021)
	  Изделия шамотные трапецеидальные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(115-9023)
	  Изделия шамотные клиновые, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	45-05-003-06
	      II
	734,96 
	271,23 
	370,88 
	31,22 
	92,85 
	24,68 

	(115-9021)
	  Изделия шамотные трапецеидальные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(115-9023)
	  Изделия шамотные клиновые, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	45-05-003-07
	      III
	779,27 
	225,79 
	356,17 
	24,49 
	197,31 
	22,4 

	(115-9021)
	  Изделия шамотные трапецеидальные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(115-9023)
	  Изделия шамотные клиновые, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	
	Кладка из шамотных изделий арок, сводов цилиндрических пролетом до 1 м и сводов купольных, категория кладки:

	45-05-003-08
	      I
	1155,58 
	577,13 
	520,42 
	87,98 
	58,03 
	49,71 

	(115-9021)
	  Изделия шамотные трапецеидальные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(115-9023)
	  Изделия шамотные клиновые, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	45-05-003-09
	      II
	1002,57 
	473,46 
	459,47 
	67,14 
	69,64 
	40,78 

	(115-9021)
	  Изделия шамотные трапецеидальные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(115-9023)
	  Изделия шамотные клиновые, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	45-05-003-10
	      III
	1020,55 
	381,74 
	441,50 
	50,58 
	197,31 
	32,88 

	(115-9021)
	  Изделия шамотные трапецеидальные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(115-9023)
	  Изделия шамотные клиновые, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	Таблица 45-05-004. Кладка из шамотных фасонных изделий 

   

	
	Измеритель: 1 м3 кладки

	
	Кладка из шамотных фасонных изделий стен прямых, массивов, подов и выстилок, категория кладки:

	45-05-004-01
	      I
	605,76 
	200,28 
	347,45 
	15,57 
	58,03 
	19,02 

	(115-9022)
	  Изделия шамотные фасонные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1,9)  
	-  

	45-05-004-02
	      II
	633,01 
	191,12 
	349,04 
	14,80 
	92,85 
	18,15 

	(115-9022)
	  Изделия шамотные фасонные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1,88)  
	-  

	45-05-004-03
	      III
	719,96 
	159,11 
	363,54 
	14,46 
	197,31 
	15,11 

	(115-9022)
	  Изделия шамотные фасонные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1,85)  
	-  

	
	Кладка из шамотных фасонных изделий стен закругленных, сводов цилиндрических пролетом более 1 м, категория кладки:

	45-05-004-04
	      I
	650,41 
	236,75 
	355,63 
	19,78 
	58,03 
	21,84 

	(115-9022)
	  Изделия шамотные фасонные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1,92)  
	-  

	45-05-004-05
	      II
	660,71 
	214,63 
	353,23 
	17,84 
	92,85 
	19,8 

	(115-9022)
	  Изделия шамотные фасонные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1,9)  
	-  

	45-05-004-06
	      III
	766,29 
	202,38 
	366,60 
	16,45 
	197,31 
	18,67 

	(115-9022)
	  Изделия шамотные фасонные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1,88)  
	-  

	
	Кладка из шамотных фасонных изделий арок, сводов цилиндрических пролетом до 1 м и сводов купольных, категория кладки:

	45-05-004-07
	      I
	856,13 
	412,44 
	385,66 
	34,11 
	58,03 
	34,37 

	(115-9022)
	  Изделия шамотные фасонные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1,95)  
	-  

	45-05-004-08
	      II
	820,54 
	346,08 
	381,61 
	28,82 
	92,85 
	28,84 

	(115-9022)
	  Изделия шамотные фасонные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1,92)  
	-  

	45-05-004-09
	      III
	885,54 
	304,56 
	383,62 
	23,86 
	197,36 
	25,38 

	(115-9022)
	  Изделия шамотные фасонные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1,9)  
	-  

	Таблица 45-05-005. Кладка из теплоизоляционных шамотных и пенодиатомитовых изделий 

   

	
	Измеритель: 1 м3 кладки

	
	Кладка стен прямых, массивов, подов и выстилок из теплоизоляционных шамотных изделий:

	45-05-005-01
	      прямых
	674,19 
	135,56 
	341,32 
	13,64 
	197,31 
	13,61 

	(115-9024)
	  Изделия шамотные прямые, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	45-05-005-02
	      фасонных
	673,48 
	124,80 
	351,37 
	20,19 
	197,31 
	12,53 

	(115-9022)
	  Изделия шамотные фасонные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	45-05-005-03
	Кладка стен и сводов из пенодиатомитовых изделий
	652,72 
	135,56 
	341,32 
	13,64 
	175,84 
	13,61 

	(104-0113)
	  Кирпич пенодиатомитовый, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	
	Кладка стен закругленных и сводов цилиндрических пролетом более 1 м из теплоизоляционных шамотных изделий:

	45-05-005-04
	      прямых, трапецеидальных и клиновых
	658,03 
	158,06 
	349,09 
	17,55 
	150,88 
	15,01 

	(115-9021)
	  Изделия шамотные трапецеидальные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(115-9023)
	  Изделия шамотные клиновые, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(115-9024)
	  Изделия шамотные прямые, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	45-05-005-05
	      фасонных
	621,43 
	142,05 
	328,50 
	12,14 
	150,88 
	13,49 

	(115-9022)
	  Изделия шамотные фасонные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	
	Кладка арок, сводов цилиндрических пролетом до 1 м и сводов купольных из теплоизоляционных шамотных изделий:

	45-05-005-06
	      клиновых
	744,94 
	307,80 
	344,29 
	17,12 
	92,85 
	25,25 

	(115-9023)
	  Изделия шамотные клиновые, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	45-05-005-07
	      фасонных
	679,55 
	253,06 
	333,64 
	16,40 
	92,85 
	20,76 

	(115-9022)
	  Изделия шамотные фасонные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	Таблица 45-05-006. Кладка из динасовых изделий 

   

	
	Измеритель: 1 м3 кладки

	
	Кладка из динасовых изделий стен прямых, массивов, подов и выстилок, категория кладки:

	45-05-006-01
	      I
	673,85 
	247,87 
	377,86 
	25,11 
	48,12 
	21,35 

	(115-9001)
	  Изделия динасовые прямые, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1,9)  
	-  

	45-05-006-02
	      II
	652,70 
	218,50 
	357,20 
	21,28 
	77,00 
	20,75 

	(115-9001)
	  Изделия динасовые прямые, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1,9)  
	-  

	45-05-006-03
	      III
	709,02 
	182,15 
	363,24 
	18,68 
	163,63 
	18,72 

	(115-9001)
	  Изделия динасовые прямые, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1,9)  
	-  

	
	Кладка из динасовых изделий стен закругленных и сводов цилиндрических пролетом более 1 м, категория кладки:

	45-05-006-04
	      I
	756,37 
	318,22 
	390,03 
	39,12 
	48,12 
	28,54 

	(115-9003)
	  Изделия динасовые клиновые, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1,9)  
	-  

	45-05-006-05
	      II
	705,34 
	253,55 
	374,79 
	32,02 
	77,00 
	23,39 

	(115-9003)
	  Изделия динасовые клиновые, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1,9)  
	-  

	45-05-006-06
	      III
	769,25 
	220,25 
	385,37 
	26,51 
	163,63 
	21,85 

	(115-9003)
	  Изделия динасовые клиновые, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1,9)  
	-  

	
	Кладка из динасовых изделий арок, сводов цилиндрических пролетом до 1 м и сводов купольных, категория кладки:

	45-05-006-07
	      I
	1141,40 
	591,18 
	502,10 
	90,85 
	48,12 
	50,92 

	(115-9003)
	  Изделия динасовые клиновые, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1,9)  
	-  

	45-05-006-08
	      II
	1025,21 
	486,34 
	461,87 
	71,06 
	77,00 
	41,89 

	(115-9003)
	  Изделия динасовые клиновые, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	Таблица 45-05-007. Кладка из фасонных динасовых изделий 

   

	
	Измеритель: 1 м3 кладки

	
	Кладка из фасонных динасовых изделий стен прямых, массивов, подов и выстилок, категория кладки:

	45-05-007-01
	      I
	602,35 
	210,30 
	343,93 
	15,57 
	48,12 
	19,4 

	(115-9002)
	  Изделия динасовые фасонные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1,9)  
	-  

	45-05-007-02
	      II
	610,75 
	188,71 
	345,04 
	14,71 
	77,00 
	18,18 

	(115-9002)
	  Изделия динасовые фасонные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1,9)  
	-  

	45-05-007-03
	      III
	620,69 
	165,31 
	359,13 
	14,57 
	96,25 
	16,99 

	(115-9002)
	  Изделия динасовые фасонные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1,9)  
	-  

	
	Кладка из фасонных динасовых изделий стен закругленных и сводов цилиндрических пролетом более 1 м, категория кладки:

	45-05-007-04
	      I
	641,99 
	237,93 
	355,94 
	20,12 
	48,12 
	21,65 

	(115-9002)
	  Изделия динасовые фасонные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1,9)  
	-  

	45-05-007-05
	      II
	635,72 
	210,27 
	348,45 
	17,70 
	77,00 
	19,67 

	(115-9002)
	  Изделия динасовые фасонные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1,9)  
	-  

	45-05-007-06
	      III
	721,75 
	173,87 
	384,25 
	30,91 
	163,63 
	16,75 

	(115-9002)
	  Изделия динасовые фасонные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1,9)  
	-  

	
	Кладка из фасонных динасовых изделий арок, сводов цилиндрических пролетом до 1 м и сводов купольных, категория кладки:

	45-05-007-07
	      I
	822,96 
	388,94 
	385,90 
	35,49 
	48,12 
	33,5 

	(115-9002)
	  Изделия динасовые фасонные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1,9)  
	-  

	45-05-007-08
	      II
	789,28 
	336,34 
	375,94 
	29,62 
	77,00 
	28,97 

	(115-9002)
	  Изделия динасовые фасонные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1,9)  
	-  

	Таблица 45-05-008. Кладка из хромитопериклазовых, периклазовых и периклазошпинелидных изделий 

   

	
	Измеритель: 1 м3 кладки

	
	Кладка из хромитопериклазовых, периклазовых и периклазошпинелидных изделий:

	45-05-008-01
	      стен прямых, массивов, подов и выстилок
	886,35 
	292,48 
	404,09 
	27,21 
	189,78 
	27,36 

	(115-9050)
	  Изделия магнезиально-шпинелидные прямые, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(2,9)  
	-  

	45-05-008-02
	      стен закругленных и сводов цилиндрических пролетом более 1 м
	930,76 
	345,50 
	428,51 
	39,48 
	156,75 
	32,32 

	(115-9051)
	  Изделия магнезиально-шпинелидные клиновые, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(2,92)  
	-  

	45-05-008-03
	      арок, сводов цилиндрических пролетом до 1 м и сводов купольных
	1269,41 
	632,75 
	523,96 
	82,72 
	112,70 
	54,5 

	(115-9051)
	  Изделия магнезиально-шпинелидные клиновые, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(2,95)  
	-  

	Таблица 45-05-009. Набивка огнеупорной массой или огнеупорным бетоном и закладка полостей 

   

	
	Измеритель: 1 м3 кладки

	45-05-009-01
	Набивка углеродистой массой зазоров между холодильниками и кладкой лещади и горна доменной печи
	8043,02 
	470,09 
	889,43 
	98,28 
	6683,50 
	40,49 

	45-05-009-02
	Заполнение шамотно-цементным раствором зазоров между кожухом и конструктивными элементами доменной печи
	2462,17 
	113,23 
	277,52 
	2,52 
	2071,42 
	12,68 

	45-05-009-03
	Набивка огнеупорным бетоном пода, стен и сводов
	1537,19 
	215,93 
	607,25 
	45,71 
	714,01 
	24,18 

	
	Закладка полостей ломом:

	45-05-009-04
	      из глиняного обыкновенного кирпича
	830,78 
	73,04 
	298,62 
	13,92 
	459,12 
	5,9 

	45-05-009-05
	      из шамотного кирпича
	2547,31 
	72,92 
	297,23 
	13,82 
	2177,16 
	5,89 

	Таблица 45-05-010. Укладка набивных пластических масс 

   

	
	Измеритель: 1 м3 массы в деле

	
	Набивка массой:

	45-05-010-01
	      муллитокорундовой
	17120,14 
	405,97 
	2107,54 
	149,29 
	14606,63 
	36,41 

	45-05-010-02
	      периклазохромитовой
	5769,35 
	417,23 
	2154,94 
	152,42 
	3197,18 
	37,42 

	Таблица 45-05-011. Изоляция кладки печей, котлов, трубопроводов 

   

	
	Измеритель: 100 кг асбестового картона

	
	Изоляция кладки печей, котлов, трубопроводов:

	45-05-011-01
	      асбестовым картоном
	822,57 
	40,27 
	8,87 
	0,30 
	773,43 
	4,51 

	
	Измеритель: 100 кг асбестового шнура

	45-05-011-02
	      асбестовым шнуром
	2725,72 
	169,94 
	8,87 
	0,30 
	2546,91 
	19,03 

	
	Измеритель: 1 м3 заполнения

	45-05-011-03
	      диатомитовым порошком
	1107,64 
	63,32 
	270,56 
	5,55 
	773,76 
	7,75 

	45-05-011-04
	      гранулированным шлаком или кварцевым песком
	510,08 
	62,26 
	280,16 
	6,56 
	167,66 
	7,62 

	45-05-011-05
	      шамотным порошком или мертелем с асбестом
	3312,17 
	118,30 
	421,66 
	30,07 
	2772,21 
	14,48 

	45-05-011-06
	      диатомитовой крошкой
	683,89 
	54,97 
	291,67 
	11,54 
	337,25 
	6,37 

	45-05-011-07
	      гранулированным шлаком с асбестом
	2128,74 
	84,32 
	311,70 
	13,78 
	1732,72 
	9,77 

	Раздел 6. ФУТЕРОВКА ТЕПЛОВЫХ АГРЕГАТОВ 

   

	Таблица 45-06-001. Футеровка газовоздухопроводов 

   

	
	Измеритель: 1 м3 футеровки

	
	Футеровка газовоздухопроводов диаметром:

	45-06-001-01
	      до 1 м алюмосиликатными изделиями
	1147,73 
	415,61 
	519,81 
	82,87 
	212,31 
	38,34 

	(115-9030)
	  Изделия алюмосиликатные шамотные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(2)  
	-  

	45-06-001-02
	      более 1 м алюмосиликатными изделиями
	1002,50 
	321,30 
	468,89 
	75,03 
	212,31 
	29,64 

	(115-9030)
	  Изделия алюмосиликатные шамотные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(2)  
	-  

	45-06-001-03
	      до 1 м алюмосиликатными высокоглиноземистыми изделиями
	3137,37 
	538,64 
	583,57 
	92,56 
	2015,16 
	49,69 

	(115-9030)
	  Изделия алюмосиликатные шамотные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(2,3)  
	-  

	45-06-001-04
	      более 1 м алюмосиликатными высокоглиноземистыми изделиями
	2964,54 
	411,81 
	537,57 
	85,02 
	2015,16 
	37,99 

	(115-9030)
	  Изделия алюмосиликатные шамотные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(2,3)  
	-  

	45-06-001-05
	      до 1 м алюмосиликатными шамотными теплоизоляционными изделиями
	904,65 
	284,44 
	407,90 
	54,48 
	212,31 
	26,24 

	(115-9030)
	  Изделия алюмосиликатные шамотные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1,25)  
	-  

	45-06-001-06
	      более 1 м алюмосиликатными шамотными теплоизоляционными изделиями
	827,04 
	234,90 
	379,83 
	50,20 
	212,31 
	21,67 

	(115-9030)
	  Изделия алюмосиликатные шамотные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1,2)  
	-  

	Таблица 45-06-002. Футеровка цементных вращающихся печей 

   

	
	Измеритель: 1 м3 футеровки

	
	Футеровка цементных вращающихся печей:

	45-06-002-01
	      огнеупорным бетоном и алюмосиликатными изделиями
	706,16 
	272,99 
	121,38 
	10,61 
	311,79 
	21,7 

	(115-9030)
	  Изделия алюмосиликатные шамотные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,92)  
	-  

	45-06-002-02
	      магнезиально-шпинелидными изделиями
	1516,07 
	376,03 
	411,11 
	45,23 
	728,93 
	35,71 

	(115-9041)
	  Изделия магнезиальные и магнезиально-шпинелидные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	45-06-002-03
	      высокоглиноземистыми изделиями
	1544,59 
	361,60 
	430,96 
	41,39 
	752,03 
	34,34 

	(115-9034)
	  Изделия алюмосиликатные (высокоглиноземистые), (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	Таблица 45-06-003. Футеровка теплотехнических агрегатов из рулонных волокнистых материалов и торкрет-бетона 

   

	
	Измеритель: 1 м2 футеровки

	
	Двухслойная футеровка стен тепловых агрегатов, толщина футеровки:

	45-06-003-01
	      до 250 мм
	1347,84 
	204,90 
	401,33 
	33,50 
	741,61 
	19,74 

	45-06-003-02
	      до 350 мм
	1417,04 
	225,66 
	418,65 
	34,47 
	772,73 
	21,74 

	
	Двухслойная футеровка сводов тепловых агрегатов, толщина футеровки:

	45-06-003-03
	      до 250 мм
	1511,53 
	278,26 
	481,65 
	41,09 
	751,62 
	26,03 

	45-06-003-04
	      до 350 мм
	1581,89 
	300,18 
	498,97 
	42,06 
	782,74 
	28,08 

	Таблица 45-06-004. Футеровка теплотехнических агрегатов волокнистыми огнеупорными материалами 

   

	
	Измеритель: 1 м2 футеровки

	
	Футеровка стен тепловых агрегатов рулонными материалами, толщина футеровки:

	45-06-004-01
	      до 200 мм
	1353,34 
	106,44 
	86,77 
	3,48 
	1160,13 
	10,56 

	45-06-004-02
	      до 300 мм
	1672,94 
	131,24 
	113,93 
	4,90 
	1427,77 
	13,02 

	
	Футеровка сводов тепловых агрегатов рулонными материалами, толщина футеровки:

	45-06-004-03
	      до 200 мм
	1432,10 
	156,20 
	100,75 
	3,48 
	1175,15 
	14,41 

	45-06-004-04
	      до 300 мм
	1767,11 
	196,42 
	127,90 
	4,90 
	1442,79 
	18,12 

	
	Футеровка стен тепловых агрегатов плитными материалами, толщина футеровки:

	45-06-004-05
	      до 200 мм
	2470,71 
	154,17 
	92,57 
	3,48 
	2223,97 
	15,07 

	45-06-004-06
	      до 300 мм
	3630,74 
	168,69 
	119,73 
	4,90 
	3342,32 
	16,49 

	
	Футеровка сводов тепловых агрегатов плитными материалами, толщина футеровки:

	45-06-004-07
	      толщина футеровки до 200 мм
	2573,28 
	224,86 
	109,44 
	3,48 
	2238,98 
	20,46 

	45-06-004-08
	      до 300 мм
	3746,71 
	252,77 
	136,60 
	4,90 
	3357,34 
	23 

	Таблица 45-06-005. Футеровка промышленных печей торкрет-бетоном толщиной до 200 мм 

   

	
	Измеритель: 1 м2 футеровки

	
	Футеровка стен промышленных печей торкрет-бетоном толщиной до 200 мм:

	45-06-005-01
	      легким
	511,31 
	94,03 
	346,04 
	31,49 
	71,24 
	8,93 

	(115-2723)
	  Смесь алюмосиликатная бетонная теплоизоляционная марки САБТ-50, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(411-0001)
	  Вода, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	45-06-005-02
	      обычным
	610,22 
	115,09 
	423,89 
	38,44 
	71,24 
	10,93 

	(115-2724)
	  Смеси огнеупорные алюмосиликатные бетонные на высокоглиноземистом цементе, сухие марки СШВЦ-40, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(411-0001)
	  Вода, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	45-06-005-03
	      тяжелым
	719,68 
	130,57 
	500,99 
	43,96 
	88,12 
	12,4 

	(115-2727)
	  Смеси огнеупорные алюмосиликатные бетонные на высокоглиноземистом цементе, сухие марки СМКРВЦ-58, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(411-0001)
	  Вода, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	
	Футеровка сводов промышленных печей торкрет-бетоном толщиной до 200 мм:

	45-06-005-04
	      легким
	616,36 
	118,36 
	426,76 
	39,80 
	71,24 
	11,24 

	(115-2723)
	  Смесь алюмосиликатная бетонная теплоизоляционная марки САБТ-50, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(411-0001)
	  Вода, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	45-06-005-05
	      обычным
	717,87 
	138,47 
	508,16 
	47,97 
	71,24 
	13,15 

	(115-2724)
	  Смеси огнеупорные алюмосиликатные бетонные на высокоглиноземистом цементе, сухие марки СШВЦ-40, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(411-0001)
	  Вода, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	45-06-005-06
	      тяжелым
	868,13 
	158,90 
	621,11 
	56,06 
	88,12 
	15,09 

	(115-2727)
	  Смеси огнеупорные алюмосиликатные бетонные на высокоглиноземистом цементе, сухие марки СМКРВЦ-58, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(411-0001)
	  Вода, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	Таблица 45-06-006. Футеровка реакторов двухслойным торкрет-бетоном с применением панцирной сетки 

   

	
	Измеритель: 1 м2 футеровки

	45-06-006-01
	Футеровка реакторов двухслойным торкрет-бетоном с применением панцирной сетки
	2610,53 
	330,03 
	745,77 
	65,70 
	1534,73 
	30,03 

	Таблица 45-06-007. Футеровка панельных конструкций печей жаростойким бетоном и плитной высокотемпературной изоляцией 

   

	
	Измеритель: 1 м2 футеровки

	
	Футеровка печей жаростойким бетоном и плитной высокотемпературной изоляцией, толщина футеровки:

	45-06-007-01
	      до 200 мм
	487,49 
	163,94 
	80,53 
	2,22 
	243,02 
	16,46 

	(115-2723)
	  Смесь алюмосиликатная бетонная теплоизоляционная марки САБТ-50, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(115-2724)
	  Смеси огнеупорные алюмосиликатные бетонные на высокоглиноземистом цементе, сухие марки СШВЦ-40, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(115-2808)
	  Плиты из муллитокремнеземистой ваты и глиняной связки ШВП-350, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(411-0001)
	  Вода, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	45-06-007-02
	      до 300 мм
	557,24 
	180,28 
	92,27 
	2,22 
	284,69 
	18,1 

	(115-2723)
	  Смесь алюмосиликатная бетонная теплоизоляционная марки САБТ-50, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(115-2724)
	  Смеси огнеупорные алюмосиликатные бетонные на высокоглиноземистом цементе, сухие марки СШВЦ-40, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(115-2808)
	  Плиты из муллитокремнеземистой ваты и глиняной связки ШВП-350, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(411-0001)
	  Вода, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	45-06-007-03
	      до 400 мм
	631,24 
	196,51 
	104,19 
	2,22 
	330,54 
	19,73 

	(115-2723)
	  Смесь алюмосиликатная бетонная теплоизоляционная марки САБТ-50, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(115-2724)
	  Смеси огнеупорные алюмосиликатные бетонные на высокоглиноземистом цементе, сухие марки СШВЦ-40, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(115-2808)
	  Плиты из муллитокремнеземистой ваты и глиняной связки ШВП-350, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(411-0001)
	  Вода, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	Раздел 7. МОНТАЖ ПЕЧЕЙ ИЗ СБОРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ПОВЫШЕННОЙ ЗАВОДСКОЙ ГОТОВНОСТИ 

   

	Таблица 45-07-001. Монтаж печей из сборных элементов повышенной заводской готовности 

   

	
	Измеритель: 1 м3 элементов

	
	Монтаж печей из сборных элементов:

	45-07-001-01
	      без каркаса печи
	793,88 
	238,04 
	253,25 
	5,96 
	302,59 
	23,9 

	(115-9108)
	  Элементы сборные печей, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	45-07-001-02
	      при наличии каркаса печи
	1673,74 
	320,92 
	1048,98 
	66,40 
	303,84 
	31,37 

	(115-9108)
	  Элементы сборные печей, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	Раздел 8. РАЗБОРКА КЛАДКИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПЕЧЕЙ 

   

	Таблица 45-08-001. Разборка кладки промышленных печей 

   

	
	Измеритель: 1 м3 кладки

	45-08-001-01
	Разборка кладки нормальной из глиняного обыкновенного кирпича
	798,07 
	82,91 
	715,16 
	35,84 
	0,00 
	9,87 

	
	Разборка кладки из огнеупорных изделий:

	45-08-001-02
	      неошлаковавшейся
	98,15 
	90,72 
	7,43 
	1,11 
	0,00 
	10,8 

	45-08-001-03
	      ошлаковавшейся
	827,22 
	110,04 
	717,18 
	36,15 
	0,00 
	13,1 

	
	Измеритель: 1 т насадок

	
	Разборка кладки насадок полостей:

	45-08-001-04
	      неошлаковавшейся
	27,65 
	25,62 
	2,03 
	0,30 
	0,00 
	3,05 

	45-08-001-05
	      ошлаковавшейся
	352,55 
	44,86 
	307,69 
	15,39 
	0,00 
	5,34 

	Раздел 9. ЭЛЕКТРОЛИЗЕРЫ ДЛЯ АЛЮМИНИЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

   

	Таблица 45-09-001. Набивка угольной подовой массой 

   

	
	Измеритель: 1 т массы

	45-09-001-01
	Набивка подушек угольной массой
	7356,21 
	198,46 
	2131,76 
	182,60 
	5025,99 
	20,89 

	45-09-001-02
	Набивка подин угольной массой
	8270,66 
	269,14 
	2466,27 
	210,23 
	5535,25 
	26,7 

	Таблица 45-09-002. Установка угольных блоков и подовых секций 

   

	
	Измеритель: 1 т блоков

	45-09-002-01
	Установка боковых угольных блоков
	9556,21 
	293,02 
	928,17 
	111,96 
	8335,02 
	26,28 

	
	Измеритель: 1 т секций

	45-09-002-02
	Установка подовых секций
	9176,65 
	155,99 
	1000,92 
	108,25 
	8019,74 
	16,42 

	(115-9020)
	  Изделия шамотные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,013)  
	-  

	Таблица 45-09-003. Формовка анода с верхним подводом тока 

   

	
	Измеритель: 1 т

	45-09-003-01
	Формовка анода с верхним подводом тока
	16440,29 
	209,95 
	926,47 
	83,06 
	15303,87 
	22,1 

	Таблица 45-09-004. Установка токопроводящих штырей и анодов 

   

	
	Измеритель: 1 т

	45-09-004-01
	Установка токопроводящих штырей
	13521,90 
	141,43 
	456,84 
	60,98 
	12923,63 
	15,44 

	45-09-004-02
	Установка анодов с обожженными угольными блоками
	32474,99 
	122,10 
	1157,82 
	91,13 
	31195,07 
	13,33 

	(115-9020)
	  Изделия шамотные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,001)  
	-  

	Таблица 45-09-005. Разборка отработанной футеровки катодного устройства 

   

	
	Измеритель: 1 т

	45-09-005-01
	Разборка отработанной футеровки катодного устройства
	995,72 
	87,76 
	907,96 
	54,40 
	0,00 
	8,91 

	Раздел 10. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 

   

	Таблица 45-10-001. Кружала и опалубка для промышленных печей и боровов 

   

	
	Измеритель: 100 м2 опалубки

	
	Изготовление кружал и опалубки:

	45-10-001-01
	      при кладке арок и сводов
	6435,97 
	1503,68 
	708,35 
	57,21 
	4223,94 
	142,8 

	45-10-001-02
	      при бетонировании стен
	5483,69 
	1898,52 
	404,02 
	27,55 
	3181,15 
	212,6 

	45-10-001-03
	      при бетонировании арок и сводов
	11498,27 
	3813,15 
	1023,51 
	84,66 
	6661,61 
	410,9 

	Таблица 45-10-002. Вспомогательные работы при футеровке вращающихся печей 

   

	
	Измеритель: 1 м3 армированного бетона

	45-10-002-01
	Вспомогательные работы при футеровке вращающихся печей
	1249,89 
	371,95 
	121,33 
	6,03 
	756,61 
	36,9 

	Таблица 45-10-003. Конструктивная резка огнеупорных изделий 

   

	
	Измеритель: 1 м2 поверхности резки

	
	Резка огнеупорных изделий:

	45-10-003-01
	      шамотных
	46,51 
	8,13 
	38,38 
	7,13 
	0,00 
	0,7 

	45-10-003-02
	      динасовых
	64,26 
	8,13 
	56,13 
	10,54 
	0,00 
	0,7 

	45-10-003-03
	      высокоглиноземистых
	100,49 
	8,13 
	92,36 
	17,51 
	0,00 
	0,7 

	45-10-003-04
	      магнезитовых, хромомагнезитовых
	55,38 
	8,13 
	47,25 
	8,83 
	0,00 
	0,7 

	45-10-003-05
	      шамотных легковесных
	45,03 
	8,13 
	36,90 
	6,85 
	0,00 
	0,7 

	Раздел 11. ВОЗВЕДЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ ТРУБ 

   

	Таблица 45-11-001. Кладка стволов кирпичных промышленных труб 

   

	
	Измеритель: 1 м3 кладки

	
	Кладка стволов кирпичных труб высотой:

	45-11-001-01
	      до 30 м
	1471,38 
	194,44 
	314,76 
	25,02 
	962,18 
	19,29 

	45-11-001-02
	      до 60 м
	1527,43 
	164,10 
	401,15 
	52,55 
	962,18 
	16,28 

	45-11-001-03
	      более 60 м
	1721,09 
	120,46 
	638,45 
	77,49 
	962,18 
	11,95 

	Таблица 45-11-002. Возведение монолитных железобетонных промышленных труб 

   

	
	Измеритель: 1 м3 бетона

	
	Возведение монолитных железобетонных труб высотой:

	45-11-002-01
	      до 90 м
	5299,93 
	300,00 
	4414,98 
	845,84 
	584,95 
	25,84 

	(204-9001)
	  Арматура, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	45-11-002-02
	      до 120 м
	4423,33 
	274,92 
	3557,36 
	677,65 
	591,05 
	23,68 

	(204-9001)
	  Арматура, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	45-11-002-03
	      до 150 м
	7401,57 
	309,41 
	6481,87 
	783,62 
	610,29 
	26,65 

	(204-9001)
	  Арматура, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	45-11-002-04
	      до 180 м
	6859,57 
	230,69 
	6037,44 
	726,60 
	591,44 
	19,87 

	(204-9001)
	  Арматура, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	45-11-002-05
	      до 240 м
	6183,99 
	224,89 
	5362,08 
	537,04 
	597,02 
	19,37 

	(204-9001)
	  Арматура, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	45-11-002-06
	      до 330 м
	6169,20 
	286,30 
	5272,29 
	388,73 
	610,61 
	24,66 

	(204-9001)
	  Арматура, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	Таблица 45-11-003. Установка металлических деталей промышленных труб 

   

	
	Измеритель: 100 м токоотводящего каната

	
	Установка металлических деталей труб:

	45-11-003-01
	      грозозащита
	2742,55 
	471,60 
	255,89 
	78,84 
	2015,06 
	46,1 

	(201-9006)
	  Конструкции металлические, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,48)  
	-  

	
	Измеритель: 1 т деталей

	45-11-003-02
	      скрепляющие кольца
	1296,14 
	915,59 
	380,55 
	118,57 
	0,00 
	89,5 

	(201-9006)
	  Конструкции металлические, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	45-11-003-03
	      ходовые скобы
	2374,62 
	1609,38 
	765,24 
	285,24 
	0,00 
	157,32 

	(201-9006)
	  Конструкции металлические, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	45-11-003-04
	      ограждения ходовых скоб
	1601,90 
	961,01 
	640,89 
	231,36 
	0,00 
	93,94 

	(201-9006)
	  Конструкции металлические, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	45-11-003-05
	      светофорные площадки с ограждениями
	1078,13 
	619,22 
	458,91 
	152,52 
	0,00 
	60,53 

	(201-9006)
	  Конструкции металлические, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	45-11-003-06
	      обжим верха трубы (чугунное литье)
	1116,17 
	774,51 
	341,66 
	101,72 
	0,00 
	75,71 

	(201-9006)
	  Конструкции металлические, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	Таблица 45-11-004. Сооружение стволов дымовых и вентиляционных промышленных труб из жаростойких бетонных кольцевых блоков 

   

	
	Измеритель: 1 м3 блоков

	
	Сооружение стволов дымовых и вентиляционных труб из жаростойких бетонных кольцевых блоков, высота трубы:

	45-11-004-01
	      до 30 м
	6561,69 
	277,07 
	2687,70 
	75,41 
	3596,92 
	25,56 

	45-11-004-02
	      до 45 м
	5614,48 
	309,05 
	1641,16 
	86,60 
	3664,27 
	28,51 

	45-11-004-03
	      до 60 м
	4950,23 
	224,60 
	1179,17 
	56,66 
	3546,46 
	20,72 

	Раздел 12.ФУТЕРОВКА КИРПИЧНЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ТРУБ 

   

	Таблица 45-12-001. Футеровка обыкновенным глиняным кирпичом кирпичных труб 

   

	
	Измеритель: 1 м3 футеровки

	
	Футеровка обыкновенным глиняным кирпичом кирпичных труб высотой:

	45-12-001-01
	      до 30 м
	1685,21 
	212,17 
	428,42 
	113,04 
	1044,62 
	21,54 

	45-12-001-02
	      до 60 м
	2261,35 
	218,18 
	1016,56 
	177,77 
	1026,61 
	22,15 

	45-12-001-03
	      более 60 м
	2357,50 
	160,26 
	1187,72 
	211,80 
	1009,52 
	16,27 

	Таблица 45-12-002. Футеровка обыкновенным глиняным кирпичом монолитных железобетонных труб 

   

	
	Измеритель: 1 м3 футеровки

	
	Футеровка обыкновенным глиняным кирпичом монолитных железобетонных труб высотой:

	45-12-002-01
	      до 90 м
	2028,35 
	137,02 
	897,10 
	146,12 
	994,23 
	13,2 

	45-12-002-02
	      до 120 м
	1956,19 
	124,14 
	838,43 
	134,09 
	993,62 
	11,96 

	45-12-002-03
	      до 150 м
	2399,41 
	124,87 
	1282,96 
	138,59 
	991,58 
	12,03 

	45-12-002-04
	      до 180 м
	2314,26 
	134,11 
	1189,53 
	126,77 
	990,62 
	12,92 

	45-12-002-05
	      до 240 м
	2306,17 
	172,83 
	1133,33 
	100,66 
	1000,01 
	16,65 

	45-12-002-06
	      до 330 м
	2422,24 
	175,32 
	1222,48 
	81,47 
	1024,44 
	16,89 

	Таблица 45-12-003. Футеровка алюмосиликатными изделиями кирпичных труб 

   

	
	Измеритель: 1 м3 футеровки

	
	Футеровка алюмосиликатными изделиями кирпичных труб высотой:

	45-12-003-01
	      до 30 м
	1073,04 
	325,19 
	504,29 
	106,73 
	243,56 
	29,59 

	(115-9030)
	  Изделия алюмосиликатные шамотные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1,85)  
	-  

	45-12-003-02
	      до 60 м
	1737,56 
	306,51 
	1186,89 
	206,92 
	244,16 
	27,89 

	(115-9030)
	  Изделия алюмосиликатные шамотные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1,85)  
	-  

	45-12-003-03
	      более 60 м
	1911,40 
	219,80 
	1446,84 
	247,00 
	244,76 
	20 

	(115-9030)
	  Изделия алюмосиликатные шамотные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1,85)  
	-  

	Таблица 45-12-004. Футеровка алюмосиликатными изделиями монолитных и сборных железобетонных труб 

   

	
	Измеритель: 1 м3 футеровки

	
	Футеровка алюмосиликатными изделиями монолитных и сборных железобетонных труб высотой:

	45-12-004-01
	      до 120 м
	1511,49 
	209,02 
	1057,88 
	178,84 
	244,59 
	19,85 

	(115-9030)
	  Изделия алюмосиликатные шамотные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1,85)  
	-  

	45-12-004-02
	      до 150 м
	1842,59 
	213,86 
	1386,61 
	151,03 
	242,12 
	20,31 

	(115-9030)
	  Изделия алюмосиликатные шамотные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1,85)  
	-  

	Таблица 45-12-005. Футеровка кислотоупорным кирпичом монолитных железобетонных труб 

   

	
	Измеритель: 1 м3 футеровки

	
	Футеровка кислотоупорным кирпичом монолитных железобетонных труб высотой:

	45-12-005-01
	      до 90 м
	4577,12 
	219,84 
	1094,56 
	185,56 
	3262,72 
	20,28 

	45-12-005-02
	      до 120 м
	4539,36 
	211,71 
	1069,21 
	180,12 
	3258,44 
	19,53 

	45-12-005-03
	      до 150 м
	4902,62 
	240,54 
	1403,40 
	152,79 
	3258,68 
	22,19 

	45-12-005-04
	      до 180 м
	4916,43 
	232,41 
	1425,09 
	155,58 
	3258,93 
	21,44 

	45-12-005-05
	      до 240 м
	4708,01 
	245,63 
	1202,49 
	107,82 
	3259,89 
	22,66 

	45-12-005-06
	      до 330 м
	4808,16 
	230,89 
	1309,56 
	90,91 
	3267,71 
	21,3 

	Таблица 45-12-006. Футеровка дымовых и вентиляционных труб кислотоупорным торкрет-бетоном 

   

	
	Измеритель: 10 м2 поверхности

	45-12-006-01
	Футеровка дымовых и вентиляционных труб кислотоупорным торкрет-бетоном
	3124,82 
	511,04 
	1414,50 
	128,42 
	1199,28 
	46,5 

	Раздел 13. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ И ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ТРУБ 

   

	Таблица 45-13-001. Отделочные работы и защита от коррозии промышленных труб 

   

	
	Измеритель: 1 м2 поверхности

	45-13-001-01
	Затирка андезитовой замазкой ((=3 мм) внутренней поверхности футеровки труб высотой до 250 м
	19,66 
	3,93 
	0,18 
	0,10 
	15,55 
	0,39 

	45-13-001-02
	Окисловка серной кислотой за три раза поверхности футеровки труб высотой до 250 м
	6,60 
	6,25 
	0,00 
	0,00 
	0,35 
	0,62 

	
	Защита от коррозии:

	45-13-001-03
	      шпатлевкой ЭП-0010 внутренней поверхности труб высотой до 250 м
	74,96 
	8,87 
	5,80 
	0,61 
	60,29 
	0,88 

	45-13-001-04
	      эпоксидно-каменноугольным составом (ЭКС)
	52,42 
	7,56 
	6,77 
	0,71 
	38,09 
	0,75 

	45-13-001-05
	Маркировочная окраска в четыре слоя эмалью ХВ-785 (красного и белого цвета) наружной поверхности стволов труб высотой до 320 м
	52,55 
	7,56 
	26,19 
	2,62 
	18,80 
	0,75 
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