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	ТЕР-2001




Часть 46. Работы при реконструкции зданий и сооружений

	Номера

расценок
	Наименование и характеристика

строительных работ и конструкций
	Прямые

затраты,

руб.
	В том числе, руб.
	Затраты
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рабочих,

чел.-ч.
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	эксплуатация машин
	материалы
	

	Коды
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материалов
	Наименование и характеристика

неучтенных расценками материалов,

единица измерения
	
	
	всего
	в т.ч.

оплата

труда

машинистов
	расход

неучтенных

материалов
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Раздел 1. УСИЛЕНИЕ КОНСТРУКЦИЙ 

   

	Таблица 46-01-001. Усиление конструкций монолитным железобетоном 

   

	
	Измеритель: 1 м3

	
	Усиление монолитными железобетонными обоймами:

	46-01-001-01
	      фундаментов
	1193,51 
	204,45 
	56,54 
	3,12 
	932,52 
	23,5 

	(204-9001)
	  Арматура, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	46-01-001-02
	      колонн
	2618,85 
	826,44 
	139,61 
	12,15 
	1652,80 
	96,66 

	(204-9001)
	  Арматура, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	46-01-001-03
	      кирпичных стен
	2036,77 
	400,38 
	228,11 
	15,40 
	1408,28 
	41,62 

	(204-9001)
	  Арматура, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	46-01-001-04
	Усиление кирпичных простенков монолитными железобетонными сердечниками (вставками)
	2820,36 
	547,31 
	1013,03 
	69,91 
	1260,02 
	59,75 

	(204-9001)
	  Арматура, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	46-01-001-05
	Усиление перекрытий железобетоном сверху
	1521,75 
	241,63 
	777,41 
	54,21 
	502,71 
	24,26 

	(204-9001)
	  Арматура, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	Таблица 46-01-002. Усиление существующих железобетонных балок монолитными железобетонными обоймами набрызгом 

   

	
	Измеритель: 1 м3 обоймы

	46-01-002-01
	Усиление существующих железобетонных балок монолитными железобетонными обоймами набрызгом
	8560,84 
	810,94 
	3034,60 
	291,81 
	4715,30 
	81,42 

	(204-9001)
	  Арматура, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	Таблица 46-01-003. Усиление существующих железобетонных подкрановых балок металлическими стяжками 

   

	
	Измеритель: 1 т металлоконструкций

	46-01-003-01
	Усиление существующих железобетонных подкрановых балок металлическими стяжками
	7980,42 
	2567,89 
	796,50 
	54,40 
	4616,03 
	257,82 

	(201-9002)
	  Конструкции стальные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	Таблица 46-01-004. Усиление конструктивных элементов 

   

	
	Измеритель: 1 т

	
	Усиление конструктивных элементов:

	46-01-004-01
	      фундаментов стальными балками
	11353,24 
	1576,85 
	1016,08 
	43,87 
	8760,31 
	174,43 

	46-01-004-02
	      стен кирпичных стальными обоймами
	9056,76 
	2001,29 
	1027,89 
	69,38 
	6027,58 
	195,63 

	46-01-004-03
	      стен кирпичных стальными тяжами
	9972,31 
	1834,49 
	129,58 
	10,30 
	8008,24 
	202,93 

	Таблица 46-01-005. Наращивание железобетонных фундаментов под оборудование при объеме в одном месте до 10 м3 

   

	
	Измеритель: 1 м3

	46-01-005-01
	Наращивание железобетонных фундаментов под оборудование при объеме в одном месте до 10 м3
	709,99 
	77,46 
	65,32 
	5,21 
	567,21 
	9,31 

	(204-9001)
	  Арматура, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	Таблица 46-01-006. Усиление конструкций в проходных тоннелях 

   

	
	Измеритель: 1 м3

	
	Усиление в проходных тоннелях:

	46-01-006-01
	      днищ монолитным железобетоном
	1206,12 
	162,61 
	480,34 
	39,36 
	563,17 
	18,52 

	(204-9001)
	  Арматура, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	46-01-006-02
	      стен монолитным железобетоном
	754,28 
	62,34 
	162,84 
	14,31 
	529,10 
	7,1 

	(204-9001)
	  Арматура, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	46-01-006-03
	      перекрытий монолитным железобетоном
	815,23 
	86,03 
	221,76 
	17,65 
	507,44 
	9,27 

	(204-9001)
	  Арматура, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	46-01-006-04
	      перекрытий сборными железобетонными плитами
	3006,43 
	62,57 
	292,77 
	20,01 
	2651,09 
	7,52 

	46-01-006-05
	Устройство монолитных железобетонных перекрытий тоннелей на месте разобранных
	921,29 
	106,75 
	222,20 
	22,39 
	592,34 
	12,37 

	(204-9001)
	  Арматура, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	Таблица 46-01-007. Усиление железобетонных колонн эстакад стальными обоймами 

   

	
	Измеритель: 1 т

	46-01-007-01
	Усиление железобетонных колонн эстакад стальными обоймами
	1135,85 
	454,39 
	456,44 
	42,82 
	225,02 
	46,7 

	(201-9002)
	  Конструкции стальные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	Таблица 46-01-008. Обетонирование металлических элементов, заполнение бетоном отдельных мест в перекрытиях 

   

	
	Измеритель: 1 м3

	
	Обетонирование:

	46-01-008-01
	      колонн
	1085,64 
	274,46 
	43,09 
	1,76 
	768,09 
	28,89 

	46-01-008-02
	      балок и прогонов
	973,16 
	199,58 
	38,45 
	1,63 
	735,13 
	22,94 

	46-01-008-03
	Заполнение бетоном отдельных мест в перекрытиях
	1705,21 
	237,63 
	34,08 
	1,90 
	1433,50 
	26,82 

	Таблица 46-01-009. Усиление металлических конструкций стропильных и подстропильных ферм, решетчатых ригелей пролетом до 48 м 

   

	
	Измеритель: 1 т усиления

	
	Усиление металлических конструкций стропильных и подстропильных ферм пролетом до 48 м:

	46-01-009-01
	      профильной сталью верхнего пояса
	8601,01 
	2682,90 
	2144,53 
	14,91 
	3773,58 
	247,5 

	(201-9007)
	  Конструкции усиления, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	46-01-009-02
	      профильной сталью нижнего пояса
	6321,31 
	2052,80 
	1520,92 
	11,11 
	2747,59 
	192,03 

	(201-9007)
	  Конструкции усиления, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	46-01-009-03
	      профильной сталью решетки
	10397,07 
	3684,07 
	3103,71 
	10,57 
	3609,29 
	335,22 

	(201-9007)
	  Конструкции усиления, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	46-01-009-04
	      шпренгелем нижнего пояса
	4533,20 
	1079,97 
	930,23 
	18,43 
	2523,00 
	107,14 

	(201-9007)
	  Конструкции усиления, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	46-01-009-05
	      шпренгелем решетки
	8853,95 
	3657,85 
	2173,92 
	5,56 
	3022,18 
	337,44 

	(201-9007)
	  Конструкции усиления, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	
	Усиление решетки с увеличением сечений:

	46-01-009-06
	      двух раскосов листовой сталью с постановкой болтов в стыках поясов
	9065,82 
	3654,70 
	2270,98 
	5,83 
	3140,14 
	341,88 

	(201-9007)
	  Конструкции усиления, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	46-01-009-07
	      нижнего пояса элементами из круглой стали
	6110,42 
	2456,24 
	1250,95 
	5,56 
	2403,23 
	229,77 

	(201-9007)
	  Конструкции усиления, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	Таблица 46-01-010. Усиление металлических конструкций подкрановых балок и ригелей сплошного сечения пролетом 12 м 

   

	
	Измеритель: 1 м2 усиляемой конструкции

	
	Усиление металлических конструкций подкрановых балок и ригелей сплошного сечения пролетом 12 м:

	46-01-010-01
	      верхнего пояса с рельсами типа Р
	769,10 
	320,22 
	238,68 
	0,14 
	210,20 
	30,41 

	(201-9007)
	  Конструкции усиления, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(201-9361)
	  Рельсы крановые, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	46-01-010-02
	      верхнего пояса с рельсами типа КР
	1492,22 
	304,21 
	172,89 
	0,41 
	1015,12 
	28,89 

	(201-9007)
	  Конструкции усиления, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(201-9361)
	  Рельсы крановые, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	46-01-010-03
	      нижнего пояса
	337,67 
	98,80 
	104,87 
	0,14 
	134,00 
	8,99 

	(201-9007)
	  Конструкции усиления, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	Таблица 46-01-011. Усиление конструкций подкрановых балок и ригелей сплошного сечения 

   

	
	Измеритель: 1 т усиления

	
	Усиление конструкций подкрановых балок и ригелей сплошного сечения:

	46-01-011-01
	      трапециевидным шпренгелем нижнего пояса
	2386,95 
	239,47 
	311,05 
	20,19 
	1836,43 
	23,07 

	(201-9007)
	  Конструкции усиления, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	46-01-011-02
	      преобразованием многопролетных ригелей в неразрезную систему
	13198,64 
	4722,07 
	1813,99 
	4,20 
	6662,58 
	448,44 

	(201-9007)
	  Конструкции усиления, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	Таблица 46-01-012. Усиление колонн, стоек, рамных конструкций различного назначения 

   

	
	Измеритель: 1 т усиления

	
	Усиление:

	46-01-012-01
	      подкрановой части
	1878,08 
	943,00 
	471,86 
	3,79 
	463,22 
	92,18 

	(201-9007)
	  Конструкции усиления, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	46-01-012-02
	      надкрановой части
	2363,28 
	1087,71 
	769,69 
	3,93 
	505,88 
	101,75 

	(201-9007)
	  Конструкции усиления, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	46-01-012-03
	      решетки
	3153,97 
	1633,20 
	954,79 
	4,20 
	565,98 
	155,1 

	(201-9007)
	  Конструкции усиления, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	46-01-012-04
	      узла сопряжения колонны с подкрановой балкой с креплением на высокопрочных болтах
	11770,23 
	3226,61 
	1583,35 
	4,74 
	6960,27 
	320,1 

	(201-9007)
	  Конструкции усиления, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	Таблица 46-01-013. Усиление элементов металлоконструкций 

   

	
	Измеритель: 1 м шва

	46-01-013-01
	Усиление сварных швов (наплавкой)
	64,87 
	23,98 
	19,35 
	0,00 
	21,54 
	2,31 

	46-01-013-02
	Устранение электросваркой трещин при толщине металла до 16 мм с постановкой ребер жесткости
	651,03 
	274,93 
	255,72 
	0,00 
	120,38 
	24,33 

	(201-0755)
	  Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	Таблица 46-01-014. Устройство въездов в металлических каркасах стен при установке в цехах негабаритного оборудования 

   

	
	Измеритель: 1 т

	
	Устройство въездов в металлических каркасах стен при установке в цехах негабаритного оборудования,:

	46-01-014-01
	      демонтаж промежуточных колонн
	971,66 
	175,01 
	386,55 
	44,04 
	410,10 
	19,36 

	46-01-014-02
	      демонтаж подкрановых балок
	395,03 
	98,60 
	273,98 
	25,47 
	22,45 
	11,23 

	46-01-014-03
	      усиление крайних колонн
	5723,54 
	1359,99 
	2874,54 
	150,75 
	1489,01 
	138,07 

	(201-9002)
	  Конструкции стальные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	46-01-014-04
	      монтаж подкрановых балок
	431,09 
	115,93 
	244,54 
	18,16 
	70,62 
	11,64 

	(201-9002)
	  Конструкции стальные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	Таблица 46-01-015. Рихтовка подкрановых балок 

   

	
	Измеритель: 1 узел

	46-01-015-01
	Рихтовка подкрановых балок
	2082,09 
	596,25 
	425,61 
	35,77 
	1060,23 
	61,98 

	Раздел 2. ЗАМЕНА КОНСТРУКЦИЙ 

   

	Таблица 46-02-001. Замена деревянных междуэтажных и чердачных перекрытий на железобетонные монолитные ребристые 

   

	
	Измеритель: 100 м2

	46-02-001-01
	Замена деревянных междуэтажных и чердачных перекрытий на железобетонные монолитные ребристые приведенной толщиной до 11 см
	17053,69 
	3982,43 
	1435,05 
	95,66 
	11636,21 
	453,58 

	(204-9001)
	  Арматура, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	46-02-001-02
	На каждый 1 см увеличения толщины добавлять к расценке 46-02-001-01
	1097,89 
	205,54 
	92,34 
	4,29 
	800,01 
	23,41 

	(204-9001)
	  Арматура, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	Таблица 46-02-002. Замена перекрытий на монолитные железобетонные 

   

	
	Измеритель: 1 м3 монолитных конструкций

	
	Замена перекрытий на монолитные железобетонные:

	46-02-002-01
	      из кирпичных сводов
	1788,16 
	429,44 
	594,92 
	32,19 
	763,80 
	48,09 

	(204-9001)
	  Арматура, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	46-02-002-02
	      из гофрированной стали
	1805,53 
	406,05 
	461,55 
	25,21 
	937,93 
	45,47 

	(204-9001)
	  Арматура, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	Таблица 46-02-004. Демонтаж металлоконструкций покрытий 

   

	
	Измеритель: 1 т демонтированных конструкций

	46-02-004-01
	Демонтаж металлоконструкций покрытий
	221,67 
	96,04 
	97,35 
	3,18 
	28,28 
	10,84 

	Таблица 46-02-005. Монтаж металлоконструкций покрытия, зенитных фонарей, прогонов профилированного настила, светоаэрационной стенки 

   

	
	Измеритель: 1 т монтируемых конструкций

	
	Монтаж:

	46-02-005-01
	      металлоконструкций покрытия
	895,16 
	254,47 
	407,16 
	29,76 
	233,53 
	27,1 

	(201-9002)
	  Конструкции стальные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	46-02-005-02
	      зенитных фонарей
	1183,89 
	325,57 
	663,18 
	51,05 
	195,14 
	34,27 

	(201-9002)
	  Конструкции стальные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	46-02-005-03
	      прогонов
	636,65 
	199,07 
	207,45 
	15,75 
	230,13 
	21,2 

	(201-9002)
	  Конструкции стальные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	46-02-005-04
	      профилированного настила
	473,65 
	200,69 
	192,48 
	16,04 
	80,48 
	22,2 

	(201-9002)
	  Конструкции стальные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	46-02-005-05
	      светоаэрационной стенки
	1119,93 
	322,41 
	542,62 
	43,26 
	254,90 
	32,37 

	(201-9002)
	  Конструкции стальные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	Таблица 46-02-006. Замена бутовых фундаментов под существующими стенами 

   

	
	Измеритель: 1 м3

	46-02-006-01
	Замена бутовых фундаментов под существующими стенами
	1332,40 
	313,00 
	394,46 
	51,03 
	624,94 
	34,17 

	(403-9010)
	  Блоки бетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	Таблица 46-02-007. Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах 

   

	
	Измеритель: 1 м3

	
	Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте:

	46-02-007-01
	      до 5 м3
	869,80 
	125,09 
	2,16 
	0,00 
	742,55 
	14,63 

	46-02-007-02
	      до 15 м3
	805,42 
	60,71 
	2,16 
	0,00 
	742,55 
	7,1 

	Таблица 46-02-008. Замена ступеней 

   

	
	Измеритель: 100 м ступеней

	
	Замена ступеней:

	46-02-008-01
	      на косоурах
	17200,75 
	1728,27 
	367,46 
	22,08 
	15105,02 
	191,18 

	46-02-008-02
	      на сплошном основании
	18272,52 
	2959,57 
	440,36 
	26,88 
	14872,59 
	342,94 

	Таблица 46-02-009. Отбивка штукатурки 

   

	
	Измеритель: 100 м2

	
	Отбивка штукатурки с поверхностей:

	46-02-009-01
	      стен и потолков деревянных
	241,18 
	241,18 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	29,52 

	46-02-009-02
	      стен и потолков кирпичных
	186,44 
	186,44 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	22,82 

	46-02-009-03
	      столбов, колонн, пилястр деревянных
	358,99 
	358,99 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	43,94 

	46-02-009-04
	      столбов, колонн, пилястр кирпичных
	274,84 
	274,84 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	33,64 

	Раздел 3. СВЕРЛЕНИЕ И ПРОБИВКА ОТВЕРСТИЙ, ПРОЕМОВ В КОНСТРУКЦИЯХ. ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ, ГНЕЗД И БОРОЗД 

   

	Подраздел 3.1 СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ 

   

	Таблица 46-03-001. Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий 

   

	
	Измеритель: 100 отверстий

	
	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром:

	46-03-001-01
	      20 мм
	2155,17 
	174,38 
	725,66 
	190,24 
	1255,13 
	17,3 

	46-03-001-02
	      25 мм
	2339,72 
	183,46 
	753,42 
	199,52 
	1402,84 
	18,2 

	46-03-001-03
	      32 мм
	2482,39 
	183,46 
	753,42 
	199,52 
	1545,51 
	18,2 

	46-03-001-04
	      40 мм
	2479,99 
	206,64 
	826,29 
	223,88 
	1447,06 
	20,5 

	46-03-001-05
	      45 мм
	2596,59 
	206,64 
	826,29 
	223,88 
	1563,66 
	20,5 

	46-03-001-06
	      50 мм
	2857,81 
	206,64 
	826,29 
	223,88 
	1824,88 
	20,5 

	46-03-001-07
	      55 мм
	3002,78 
	206,64 
	826,29 
	223,88 
	1969,85 
	20,5 

	46-03-001-08
	      60 мм
	3111,57 
	206,64 
	826,29 
	223,88 
	2078,64 
	20,5 

	46-03-001-09
	      70 мм
	3760,64 
	266,11 
	1013,67 
	286,52 
	2480,86 
	26,4 

	46-03-001-10
	      80 мм
	5162,29 
	266,11 
	1013,67 
	286,52 
	3882,51 
	26,4 

	46-03-001-11
	      90 мм
	5629,86 
	266,11 
	1013,67 
	286,52 
	4350,08 
	26,4 

	46-03-001-12
	      100 мм
	6107,19 
	266,11 
	1013,67 
	286,52 
	4827,41 
	26,4 

	46-03-001-13
	      110 мм
	7140,41 
	266,11 
	1013,67 
	286,52 
	5860,63 
	26,4 

	46-03-001-14
	      125 мм
	8059,44 
	266,11 
	1013,67 
	286,52 
	6779,66 
	26,4 

	46-03-001-15
	      140 мм
	9061,83 
	317,52 
	1169,82 
	338,72 
	7574,49 
	31,5 

	46-03-001-16
	      160 мм
	10011,34 
	317,52 
	1169,82 
	338,72 
	8524,00 
	31,5 

	
	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавляется или исключается:

	46-03-001-17
	      к расценке 46-03-001-01
	93,13 
	1,92 
	28,45 
	9,51 
	62,76 
	0,19 

	46-03-001-18
	      к расценке 46-03-001-02
	101,90 
	1,92 
	29,84 
	9,98 
	70,14 
	0,19 

	46-03-001-19
	      к расценке 46-03-001-03
	110,74 
	3,63 
	29,84 
	9,98 
	77,27 
	0,36 

	46-03-001-20
	      к расценке 46-03-001-04
	111,55 
	5,54 
	33,66 
	11,25 
	72,35 
	0,55 

	46-03-001-21
	      к расценке 46-03-001-05
	118,19 
	6,35 
	33,66 
	11,25 
	78,18 
	0,63 

	46-03-001-22
	      к расценке 46-03-001-06
	131,26 
	6,35 
	33,66 
	11,25 
	91,25 
	0,63 

	46-03-001-23
	      к расценке 46-03-001-07
	141,02 
	8,87 
	33,66 
	11,25 
	98,49 
	0,88 

	46-03-001-24
	      к расценке 46-03-001-08
	146,46 
	8,87 
	33,66 
	11,25 
	103,93 
	0,88 

	46-03-001-25
	      к расценке 46-03-001-09
	178,56 
	11,49 
	43,03 
	14,38 
	124,04 
	1,14 

	46-03-001-26
	      к расценке 46-03-001-10
	248,64 
	11,49 
	43,03 
	14,38 
	194,12 
	1,14 

	46-03-001-27
	      к расценке 46-03-001-11
	275,35 
	14,82 
	43,03 
	14,38 
	217,50 
	1,47 

	46-03-001-28
	      к расценке 46-03-001-12
	299,22 
	14,82 
	43,03 
	14,38 
	241,37 
	1,47 

	46-03-001-29
	      к расценке 46-03-001-13
	357,23 
	21,17 
	43,03 
	14,38 
	293,03 
	2,1 

	46-03-001-30
	      к расценке 46-03-001-14
	403,18 
	21,17 
	43,03 
	14,38 
	338,98 
	2,1 

	46-03-001-31
	      к расценке 46-03-001-15
	453,48 
	23,39 
	51,36 
	17,17 
	378,73 
	2,32 

	46-03-001-32
	      к расценке 46-03-001-16
	500,95 
	23,39 
	51,36 
	17,17 
	426,20 
	2,32 

	Таблица 46-03-002. Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий 

   

	
	Измеритель: 100 отверстий

	
	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром:

	46-03-002-01
	      20 мм
	2410,34 
	234,86 
	919,98 
	255,20 
	1255,50 
	23,3 

	46-03-002-02
	      25 мм
	2558,13 
	234,86 
	919,98 
	255,20 
	1403,29 
	23,3 

	46-03-002-03
	      32 мм
	2700,92 
	234,86 
	919,98 
	255,20 
	1546,08 
	23,3 

	46-03-002-04
	      40 мм
	2944,31 
	315,50 
	1180,23 
	342,20 
	1448,58 
	31,3 

	46-03-002-05
	      45 мм
	3061,12 
	315,50 
	1180,23 
	342,20 
	1565,39 
	31,3 

	46-03-002-06
	      50 мм
	3322,52 
	315,50 
	1180,23 
	342,20 
	1826,79 
	31,3 

	46-03-002-07
	      55 мм
	3673,17 
	363,89 
	1336,38 
	394,40 
	1972,90 
	36,1 

	46-03-002-08
	      60 мм
	3782,21 
	363,89 
	1336,38 
	394,40 
	2081,94 
	36,1 

	46-03-002-09
	      70 мм
	4390,28 
	413,28 
	1492,53 
	446,60 
	2484,47 
	41 

	46-03-002-10
	      80 мм
	5792,45 
	413,28 
	1492,53 
	446,60 
	3886,64 
	41 

	46-03-002-11
	      90 мм
	6553,77 
	478,80 
	1718,08 
	522,00 
	4356,89 
	47,5 

	46-03-002-12
	      100 мм
	7031,88 
	478,80 
	1718,08 
	522,00 
	4835,00 
	47,5 

	46-03-002-13
	      110 мм
	8758,80 
	645,12 
	2238,58 
	696,00 
	5875,10 
	64 

	46-03-002-14
	      125 мм
	9679,73 
	645,12 
	2238,58 
	696,00 
	6796,03 
	64 

	46-03-002-15
	      140 мм
	10474,27 
	645,12 
	2238,58 
	696,00 
	7590,57 
	64 

	46-03-002-16
	      160 мм
	11426,20 
	645,12 
	2238,58 
	696,00 
	8542,50 
	64 

	
	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавляется или исключается:

	46-03-002-17
	      к расценке 46-03-002-01
	104,68 
	3,73 
	38,17 
	12,76 
	62,78 
	0,37 

	46-03-002-18
	      к расценке 46-03-002-02
	112,97 
	4,64 
	38,17 
	12,76 
	70,16 
	0,46 

	46-03-002-19
	      к расценке 46-03-002-03
	120,11 
	4,64 
	38,17 
	12,76 
	77,30 
	0,46 

	46-03-002-20
	      к расценке 46-03-002-04
	129,89 
	6,45 
	51,01 
	17,05 
	72,43 
	0,64 

	46-03-002-21
	      к расценке 46-03-002-05
	135,73 
	6,45 
	51,01 
	17,05 
	78,27 
	0,64 

	46-03-002-22
	      к расценке 46-03-002-06
	148,80 
	6,45 
	51,01 
	17,05 
	91,34 
	0,64 

	46-03-002-23
	      к расценке 46-03-002-07
	164,09 
	6,45 
	58,99 
	19,72 
	98,65 
	0,64 

	46-03-002-24
	      к расценке 46-03-002-08
	169,54 
	6,45 
	58,99 
	19,72 
	104,10 
	0,64 

	46-03-002-25
	      к расценке 46-03-002-09
	200,67 
	9,48 
	66,97 
	22,39 
	124,22 
	0,94 

	46-03-002-26
	      к расценке 46-03-002-10
	270,78 
	9,48 
	66,97 
	22,39 
	194,33 
	0,94 

	46-03-002-27
	      к расценке 46-03-002-11
	305,40 
	9,48 
	78,08 
	26,10 
	217,84 
	0,94 

	46-03-002-28
	      к расценке 46-03-002-12
	329,31 
	9,48 
	78,08 
	26,10 
	241,75 
	0,94 

	46-03-002-29
	      к расценке 46-03-002-13
	407,33 
	9,48 
	104,10 
	34,80 
	293,75 
	0,94 

	46-03-002-30
	      к расценке 46-03-002-14
	453,38 
	9,48 
	104,10 
	34,80 
	339,80 
	0,94 

	46-03-002-31
	      к расценке 46-03-002-15
	497,34 
	13,71 
	104,10 
	34,80 
	379,53 
	1,36 

	46-03-002-32
	      к расценке 46-03-002-16
	544,93 
	13,71 
	104,10 
	34,80 
	427,12 
	1,36 

	46-03-002-33
	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий на высоте от опорной площади более 1 м добавляется к расценкам с 46-03-002-01 по 46-03-002-16
	40,82 
	40,82 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	4,05 

	Подраздел 3.2 ПРОБИВКА ОТВЕРСТИЙ, ПРОЕМОВ, ГНЕЗД 

   

	Таблица 46-03-007. Пробивка проемов в конструкциях 

   

	
	Измеритель: 1 м3

	
	Пробивка проемов в конструкциях:

	46-03-007-01
	      из бутового камня
	421,23 
	103,95 
	317,28 
	20,99 
	0,00 
	11,07 

	46-03-007-02
	      из бетона
	2002,79 
	259,26 
	1743,53 
	115,33 
	0,00 
	27,61 

	46-03-007-03
	      из кирпича
	502,95 
	115,50 
	387,45 
	25,63 
	0,00 
	12,3 

	Таблица 46-03-008. Устройство ниш в кирпичных стенах 

   

	
	Измеритель: 10 м2 ниш

	
	Устройство ниш в кирпичных стенах глубиной:

	46-03-008-01
	      до 12 см
	1160,43 
	249,77 
	910,66 
	60,24 
	0,00 
	26,6 

	46-03-008-02
	      до 25 см
	1976,83 
	454,48 
	1522,35 
	100,70 
	0,00 
	48,4 

	Таблица 46-03-009. Пробивка гнезд и сквозных отверстий в кирпичных стенах 

   

	
	Измеритель: 100 шт.

	
	Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером:

	46-03-009-01
	      до 130х130 мм
	2082,72 
	348,34 
	1734,38 
	114,72 
	0,00 
	36,21 

	46-03-009-02
	      до 260х260 мм
	2927,46 
	512,75 
	2414,71 
	159,72 
	0,00 
	53,3 

	
	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром:

	46-03-009-03
	      до 25 мм при толщине стен до 25 см
	2332,72 
	440,31 
	1892,41 
	147,52 
	0,00 
	45,77 

	46-03-009-04
	      до 25 мм при толщине стен до 38 см
	3379,14 
	646,66 
	2732,48 
	213,00 
	0,00 
	67,22 

	46-03-009-05
	      до 25 мм при толщине стен до 51 см
	4521,68 
	843,00 
	3678,68 
	286,76 
	0,00 
	87,63 

	46-03-009-06
	      до 50 мм при толщине стен до 25 см
	2381,39 
	488,98 
	1892,41 
	147,52 
	0,00 
	50,83 

	46-03-009-07
	      до 50 мм при толщине стен до 38 см
	3452,06 
	719,58 
	2732,48 
	213,00 
	0,00 
	74,8 

	46-03-009-08
	      до 50 мм при толщине стен до 51 см
	4613,07 
	934,39 
	3678,68 
	286,76 
	0,00 
	97,13 

	Таблица 46-03-010. Пробивка отверстий в бетонных стенах, полах и потолках 

   

	
	Измеритель: 100 отверстий

	
	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью:

	46-03-010-01
	      до 20 см2
	814,64 
	151,09 
	663,55 
	43,89 
	0,00 
	15,17 

	46-03-010-02
	      до 100 см2
	1724,21 
	352,88 
	1371,33 
	90,71 
	0,00 
	35,43 

	46-03-010-03
	      до 500 см2
	5765,12 
	1101,97 
	4663,15 
	308,45 
	0,00 
	110,64 

	
	Пробивка в бетонных потолках толщиной 100 мм отверстий площадью:

	46-03-010-04
	      до 20 см2
	1088,91 
	204,18 
	884,73 
	58,52 
	0,00 
	20,5 

	46-03-010-05
	      до 100 см2
	2362,10 
	495,01 
	1867,09 
	123,50 
	0,00 
	49,7 

	46-03-010-06
	      до 500 см2
	7729,75 
	1474,08 
	6255,67 
	413,79 
	0,00 
	148 

	Таблица 46-03-011. Пробивка борозд в кирпичных стенах 

   

	
	Измеритель: 100 м борозд

	
	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения:

	46-03-011-01
	      до 20 см2
	769,77 
	150,46 
	619,31 
	40,97 
	0,00 
	15,64 

	46-03-011-02
	      до 50 см2
	1135,84 
	232,80 
	903,04 
	59,73 
	0,00 
	24,2 

	46-03-011-03
	      до 100 см2
	2286,56 
	454,55 
	1832,01 
	121,18 
	0,00 
	47,25 

	46-03-011-04
	На каждые 20 см2 площади сечения сверх 100 см2 добавлять к расценке 46-03-011-03
	559,75 
	108,23 
	451,52 
	29,87 
	0,00 
	11,25 

	Таблица 46-03-012. Пробивка борозд в бетонных конструкциях 

   

	
	Измеритель: 100 м борозд

	
	Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения:

	46-03-012-01
	      до 20 см2
	1391,46 
	276,39 
	1115,07 
	73,76 
	0,00 
	28,06 

	46-03-012-02
	      до 50 см2
	2038,31 
	427,49 
	1610,82 
	106,55 
	0,00 
	43,4 

	46-03-012-03
	      до 100 см2
	4137,38 
	837,94 
	3299,44 
	218,25 
	0,00 
	85,07 

	
	Пробивка в бетонных конструкциях потолков борозд площадью сечения:

	46-03-012-04
	      до 20 см2
	2224,53 
	455,07 
	1769,46 
	117,04 
	0,00 
	46,2 

	46-03-012-05
	      до 50 см2
	3904,85 
	808,29 
	3096,56 
	204,83 
	0,00 
	82,06 

	46-03-012-06
	      до 100 см2
	6729,93 
	1403,23 
	5326,70 
	352,34 
	0,00 
	142,46 

	
	На каждые 20 см2 площади сечения сверх 100 см2 добавлять к расценке:

	46-03-012-07
	      46-03-012-03
	993,95 
	197,69 
	796,26 
	52,67 
	0,00 
	20,07 

	46-03-012-08
	      46-03-012-06
	1456,38 
	297,08 
	1159,30 
	76,68 
	0,00 
	30,16 

	Подраздел 3.3 ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ, ПРОЕМОВ, ГНЕЗД И БОРОЗД 

   

	Таблица 46-03-017. Заделка отверстий, гнезд и борозд 

   

	
	Измеритель: 1 м3 заделки

	
	Заделка отверстий, гнезд и борозд:

	46-03-017-01
	      в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2
	1592,42 
	467,21 
	21,64 
	0,00 
	1103,57 
	55,16 

	46-03-017-02
	      в перекрытиях железобетонных площадью до 0,2 м2
	1337,40 
	378,27 
	21,73 
	0,00 
	937,40 
	44,66 

	46-03-017-03
	      в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,1 м2
	2070,71 
	640,16 
	37,81 
	0,00 
	1392,74 
	75,58 

	46-03-017-04
	      в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,2 м2
	1883,16 
	517,60 
	37,89 
	0,00 
	1327,67 
	61,11 

	46-03-017-05
	      в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2
	1604,48 
	637,11 
	35,16 
	0,00 
	932,21 
	75,22 

	46-03-017-06
	      в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,2 м2
	1482,39 
	514,98 
	35,20 
	0,00 
	932,21 
	60,8 

	46-03-017-07
	Заделка кирпичом гнезд, борозд и концов балок
	1017,43 
	246,92 
	15,43 
	0,00 
	755,08 
	28,88 

	Раздел 4. РАЗБОРКА КОНСТРУКЦИЙ 

   

	Таблица 46-04-001. Разборка фундаментов и стен 

   

	
	Измеритель: 1 м3

	
	Разборка:

	46-04-001-01
	      бутовых фундаментов
	286,60 
	74,57 
	212,03 
	14,03 
	0,00 
	8,35 

	46-04-001-02
	      бетонных фундаментов
	522,21 
	89,00 
	433,21 
	28,66 
	0,00 
	9,59 

	46-04-001-03
	      железобетонных фундаментов
	1030,98 
	146,78 
	861,73 
	56,81 
	22,47 
	15,45 

	46-04-001-04
	      кирпичных стен
	251,89 
	76,47 
	175,42 
	11,60 
	0,00 
	8,24 

	46-04-001-05
	      мелкоблочных стен
	175,23 
	57,77 
	117,46 
	7,77 
	0,00 
	6,64 

	Таблица 46-04-002. Разборка монолитных перекрытий 

   

	
	Измеритель: 1 м3

	
	Разборка монолитных перекрытий:

	46-04-002-01
	      бетонных
	570,47 
	102,17 
	468,30 
	30,98 
	0,00 
	11,01 

	46-04-002-02
	      железобетонных
	678,23 
	112,84 
	542,92 
	35,72 
	22,47 
	12,16 

	Таблица 46-04-003. Разборка бетонных и железобетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков 

   

	
	Измеритель: 1 м3

	
	Разборка бетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки:

	46-04-003-01
	      100
	774,31 
	86,35 
	687,96 
	45,51 
	0,00 
	9,67 

	46-04-003-02
	      150
	1773,92 
	192,08 
	1581,84 
	104,63 
	0,00 
	21,51 

	46-04-003-03
	      200
	2711,94 
	288,08 
	2423,86 
	160,33 
	0,00 
	32,26 

	46-04-003-04
	      250
	3542,49 
	378,81 
	3163,68 
	209,27 
	0,00 
	42,42 

	46-04-003-05
	      300
	3963,46 
	442,84 
	3520,62 
	232,88 
	0,00 
	49,59 

	
	Разборка железобетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки:

	46-04-003-06
	      100
	821,49 
	108,14 
	690,88 
	45,51 
	22,47 
	12,11 

	46-04-003-07
	      150
	1821,02 
	213,78 
	1584,77 
	104,63 
	22,47 
	23,94 

	46-04-003-08
	      200
	2759,13 
	309,87 
	2426,79 
	160,33 
	22,47 
	34,7 

	46-04-003-09
	      250
	3589,68 
	400,60 
	3166,61 
	209,27 
	22,47 
	44,86 

	46-04-003-10
	      300
	4010,65 
	464,63 
	3523,55 
	232,88 
	22,47 
	52,03 

	Таблица 46-04-004. Выбивка сборных железобетонных колонн при увеличении шага колонн в действующих цехах промышленных зданий 

   

	
	Измеритель: 1 м3

	46-04-004-01
	Выбивка сборных железобетонных колонн при увеличении шага колонн в действующих цехах промышленных зданий
	2328,45 
	543,72 
	863,83 
	58,74 
	920,90 
	53,15 

	Таблица 46-04-005. Разборка монолитных перегородок 

   

	
	Измеритель: 1 м3

	
	Разборка монолитных перегородок:

	46-04-005-01
	      бетонных
	537,07 
	96,23 
	440,84 
	29,16 
	0,00 
	10,37 

	46-04-005-02
	      железобетонных
	622,19 
	106,07 
	493,65 
	33,50 
	22,47 
	11,43 

	Таблица 46-04-006. Разборка деревянных перегородок 

   

	
	Измеритель: 100 м2

	
	Разборка деревянных перегородок:

	46-04-006-01
	      оштукатуренных щитовых и дощатых однослойных
	572,44 
	339,02 
	233,42 
	85,96 
	0,00 
	42,86 

	46-04-006-02
	      оштукатуренных двухслойных с изоляционной прокладкой или засыпкой
	548,62 
	420,73 
	127,89 
	47,10 
	0,00 
	52,33 

	46-04-006-03
	      чистых щитовых дощатых
	447,22 
	231,76 
	215,46 
	79,34 
	0,00 
	29,3 

	46-04-006-04
	      из гипсовых, шлакобетонных и фибролитовых плит
	739,79 
	618,83 
	120,96 
	44,54 
	0,00 
	75,01 

	Таблица 46-04-007. Разборка деревянных элементов перекрытий и покрытий 

   

	
	Измеритель: 100 м2

	
	Разборка деревянных перекрытий:

	46-04-007-01
	      оштукатуренных
	1409,15 
	1110,97 
	298,18 
	108,46 
	0,00 
	133,53 

	46-04-007-02
	      неоштукатуренных
	1267,04 
	963,12 
	303,92 
	110,55 
	0,00 
	115,76 

	46-04-007-03
	      по балкам с накатами из досок
	1189,30 
	1014,21 
	175,09 
	63,68 
	0,00 
	121,9 

	46-04-007-04
	Разборка деревянных прогонов, защитного и рабочего настила покрытия
	632,87 
	437,05 
	195,82 
	71,22 
	0,00 
	51,6 

	
	Разборка деревянных подвесных потолков из плит:

	46-04-007-05
	      асбоцементных
	883,13 
	813,83 
	69,30 
	25,52 
	0,00 
	86,67 

	46-04-007-06
	      акмигран
	673,80 
	604,50 
	69,30 
	25,52 
	0,00 
	66,87 

	Таблица 46-04-008. Разборка покрытий кровель 

   

	
	Измеритель: 100 м2 покрытия

	
	Разборка покрытий кровель:

	46-04-008-01
	      из рулонных материалов
	159,53 
	117,48 
	42,05 
	0,00 
	0,00 
	14,38 

	46-04-008-02
	      из листовой стали
	82,81 
	70,10 
	12,71 
	0,00 
	0,00 
	8,58 

	46-04-008-03
	      из асбестоцементных плит и черепицы
	539,45 
	453,60 
	85,85 
	0,00 
	0,00 
	55,52 

	46-04-008-04
	      из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов
	161,00 
	129,90 
	31,10 
	0,00 
	0,00 
	15,9 

	Таблица 46-04-009. Разборка бетонных оснований под полы 

   

	
	Измеритель: 1 м3

	
	Разборка бетонных оснований под полы:

	46-04-009-01
	      на гравии
	429,58 
	84,84 
	344,74 
	22,80 
	0,00 
	8,93 

	46-04-009-02
	      на кирпичном щебне
	357,82 
	74,10 
	283,72 
	18,77 
	0,00 
	7,8 

	Таблица 46-04-010. Разборка покрытий полов 

   

	
	Измеритель: 100 м2 покрытия

	
	Разборка покрытий полов:

	46-04-010-01
	      асфальтовых и асфальтобетонных
	947,22 
	228,76 
	718,46 
	47,52 
	0,00 
	23,78 

	46-04-010-02
	      дощатых
	364,41 
	249,43 
	114,98 
	42,34 
	0,00 
	30,53 

	46-04-010-03
	      паркетных
	431,34 
	375,90 
	55,44 
	20,42 
	0,00 
	46,01 

	46-04-010-04
	      из торцовой деревянной шашки
	166,67 
	166,67 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	20,4 

	46-04-010-05
	      из каменной шашки
	320,10 
	320,10 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	39,18 

	46-04-010-06
	      из металлических плит со стороной квадрата 300 мм
	1440,65 
	514,82 
	925,83 
	97,27 
	0,00 
	66,6 

	46-04-010-07
	      из металлических плит со стороной квадрата 1000 мм
	1816,28 
	465,96 
	1350,32 
	141,87 
	0,00 
	60,28 

	Таблица 46-04-011. Разборка покрытий полов в зданиях и сооружениях с агрессивными средами 

   

	
	Измеритель: 100 м2 покрытия

	
	Разборка в зданиях и сооружения с агрессивными средами покрытий полов:

	46-04-011-01
	      из плиток, уложенных на битумной мастике
	514,22 
	459,31 
	54,91 
	3,63 
	0,00 
	46,63 

	46-04-011-02
	      из плиток, уложенных на растворе
	415,44 
	345,27 
	70,17 
	4,64 
	0,00 
	36,77 

	46-04-011-03
	      из плиток, уложенных на силикатных замазках
	373,33 
	286,38 
	86,95 
	5,75 
	0,00 
	30,86 

	46-04-011-04
	      из плиток, уложенных на арзамитзамазке
	127,14 
	127,14 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	13,7 

	46-04-011-05
	      из плиток, уложенных на пластзамазках или серном цементе
	147,55 
	147,55 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	15,9 

	46-04-011-06
	      из плиток, уложенных на разных подстилающих слоях с расшивкой швов арзамит- или пластзамазками
	219,84 
	219,84 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	24 

	46-04-011-07
	      из кирпича, уложенного на битумной мастике или кислотоупорном растворе
	1797,32 
	1505,97 
	291,35 
	19,27 
	0,00 
	152,89 

	46-04-011-08
	      из кирпича, уложенного на цементном кислотоупорном растворе или кислотоупорных замазках
	1296,83 
	1005,48 
	291,35 
	19,27 
	0,00 
	104,52 

	46-04-011-09
	      из кирпича, уложенного на серном цементе или на пластзамазках, или на арзамитзамазках
	597,54 
	597,54 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	66,1 

	46-04-011-10
	      из кирпича, уложенного на разных подстилающих слоях с расшивкой швов арзамит- или пластзамазками
	606,58 
	606,58 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	67,1 

	46-04-011-11
	      полимерцементных и на основе эпоксидных композиций толщиной 5 мм
	215,43 
	47,64 
	167,79 
	11,10 
	0,00 
	5,27 

	46-04-011-12
	      цементных и бетонных толщиной 25 мм (кислото- и жароупорных бетонов)
	1109,17 
	258,00 
	851,17 
	56,30 
	0,00 
	28,54 

	46-04-011-13
	На каждые 5 мм изменения толщины добавлять или уменьшать к расценке 46-04-011-12
	199,43 
	31,64 
	167,79 
	11,10 
	0,00 
	3,5 

	46-04-011-14
	Разборка в зданиях и сооружения с агрессивными средами покрытий полов из поливинилхлоридных листовых рулонных материалов
	269,61 
	269,61 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	33 

	Таблица 46-04-012. Разборка деревянных заполнений проемов 

   

	
	Измеритель: 100 м2

	
	Разборка деревянных заполнений проемов:

	46-04-012-01
	      оконных с подоконными досками
	1840,74 
	1596,93 
	243,81 
	89,78 
	0,00 
	188,54 

	46-04-012-02
	      оконных без подоконных досок
	1707,09 
	1463,28 
	243,81 
	89,78 
	0,00 
	172,76 

	46-04-012-03
	      дверных и воротных
	1123,93 
	880,12 
	243,81 
	89,78 
	0,00 
	103,91 

	Таблица 46-04-013. Разборка лестничных маршей и площадок 

   

	
	Измеритель: 100 м2 горизонтальной проекции

	
	Разборка лестничных:

	46-04-013-01
	      маршей на одном косоуре
	6018,19 
	4277,46 
	1630,82 
	189,59 
	109,91 
	518,48 

	46-04-013-02
	      маршей на двух косоурах
	4788,03 
	3169,49 
	1398,78 
	175,87 
	219,76 
	377,32 

	46-04-013-03
	      маршей по основанию на грунте
	5061,97 
	4428,63 
	633,34 
	49,46 
	0,00 
	542,06 

	46-04-013-04
	      площадок по металлическим балкам монолитных железобетонных
	15657,58 
	3912,72 
	11583,37 
	804,37 
	161,49 
	416,69 

	46-04-013-05
	      площадок по металлическим балкам сборных железобетонных
	8891,44 
	3228,90 
	5501,05 
	395,93 
	161,49 
	352,5 

	Таблица 46-04-014. Разборка ступеней 

   

	
	Измеритель: 100 м ступеней

	
	Разборка ступеней:

	46-04-014-01
	      на косоурах
	729,04 
	605,48 
	123,56 
	8,17 
	0,00 
	66,1 

	46-04-014-02
	      на сплошном основании
	1017,88 
	822,63 
	195,25 
	12,92 
	0,00 
	92,12 

	Таблица 46-04-015. Разборка облицовки из тесаного камня 

   

	
	Измеритель: 100 м2 облицовки

	46-04-015-01
	Разборка облицовки из тесаного камня
	3424,48 
	3424,48 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	432,93 

	Раздел 5. ВРЕМЕННЫЕ ЗАЩИТНЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ И УСТРОЙСТВА ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ 

   

	Таблица 46-05-001. Устройство временных защитных ограждений 

   

	
	Измеритель: 100 м2

	
	Устройство временных защитных ограждений:

	46-05-001-01
	      горизонтальных с настилом по нижним поясам ферм
	3860,00 
	735,53 
	114,62 
	5,96 
	3009,85 
	85,23 

	46-05-001-02
	      горизонтальных с настилом по балкам на стойках из бревен
	4473,37 
	910,12 
	128,25 
	6,64 
	3435,00 
	105,46 

	46-05-001-03
	      вертикальных с обшивкой по каркасу из досок
	1824,68 
	436,30 
	48,53 
	2,57 
	1339,85 
	52,44 

	Таблица 46-05-002. Установка устройств при производстве работ по усилению поясов и решеток ферм 

   

	
	Измеритель: 1 м фермы

	
	Установка устройств при производстве работ по усилению:

	46-05-002-01
	      поясов ферм
	91,93 
	56,17 
	6,78 
	0,14 
	28,98 
	6,34 

	46-05-002-02
	      решеток ферм
	149,90 
	89,40 
	10,70 
	0,14 
	49,80 
	10,09 

	Таблица 46-05-003. Установка устройств при производстве работ по усилению отдельных элементов решетки ферм 

   

	
	Измеритель: 1 элемент фермы

	
	Установка устройств при производстве работ по усилению:

	46-05-003-01
	      первого элемента решетки ферм
	500,88 
	286,75 
	60,31 
	2,03 
	153,82 
	31,72 

	46-05-003-02
	      каждого последующего элемента решетки ферм
	360,85 
	189,21 
	45,02 
	1,49 
	126,62 
	20,93 

	Таблица 46-05-004. Установка устройств при производстве работ по усилению узлов ферм 

   

	
	Измеритель: 1 узел фермы

	46-05-004-01
	Установка устройств при производстве работ по усилению узлов ферм
	422,35 
	318,27 
	34,09 
	0,54 
	69,99 
	35,64 

	Таблица 46-05-005. Установка устройств при производстве работ по усилению поясов балок 

   

	
	Измеритель: 1 м балки

	
	Установка устройств при производстве работ по усилению:

	46-05-005-01
	      верхнего пояса балок
	213,23 
	91,62 
	25,72 
	0,95 
	95,89 
	10,26 

	46-05-005-02
	      нижнего пояса балок
	242,34 
	120,73 
	25,72 
	0,95 
	95,89 
	13,52 

	Таблица 46-05-006. Установка устройств при производстве работ по усилению опорных узлов многопролетных ригелей и заделке трещин в стенах 

   

	
	Измеритель: 1 узел

	46-05-006-01
	Установка устройств при усилении опорных узлов многопролетных ригелей
	1602,10 
	672,61 
	122,24 
	4,47 
	807,25 
	75,32 

	46-05-006-02
	Установка устройств при заделке трещин в стенах
	855,41 
	332,91 
	51,74 
	1,63 
	470,76 
	37,28 

	Таблица 46-05-007. Установка защитного горизонтального ограждения из профнастила под верхними поясами ферм при замене конструкций покрытия 

   

	
	Измеритель: 100 м2 покрытия

	46-05-007-01
	Установка защитного горизонтального ограждения из профнастила под верхними поясами ферм при замене конструкций покрытия
	1794,25 
	726,50 
	147,64 
	10,98 
	920,11 
	77,37 

	(101-9895)
	  Стальной гнутый профиль неоцинкованный (профилированный настил), (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	Таблица 46-05-008. Работы по обеспечению устойчивости и безопасности ведения работ 

   

	
	Измеритель: 1 т металлоконструкций

	
	Установка, снятие временных опорных стоек для обеспечения устойчивости:

	46-05-008-01
	      ферм
	1420,00 
	365,04 
	242,49 
	0,00 
	812,47 
	37,06 

	(201-9211)
	  Стойки металлические опорные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	46-05-008-02
	      подкрановых балок
	835,41 
	410,15 
	218,71 
	0,00 
	206,55 
	41,64 

	(201-9211)
	  Стойки металлические опорные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	46-05-008-03
	Монтаж мелких металлоконструкций массой до 10 кг
	1183,48 
	814,72 
	267,14 
	0,00 
	101,62 
	84,69 

	(201-9005)
	  Конструкции металлические мелкие, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	Таблица 46-05-009. Установка и снятие временных тупиков, упоров, ограждений и предварительное напряжение подстропильных ферм 

   

	
	Измеритель: 1 конструкция

	46-05-009-01
	Установка и снятие временных тупиков, упоров, ограждений
	323,23 
	278,21 
	26,06 
	1,08 
	18,96 
	29,98 

	(105-9125)
	  Конструкции тупиков и упоров, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	46-05-009-02
	Создание предварительного напряжения в подстропильной ферме с помощью гидравлического домкрата
	695,27 
	327,87 
	121,07 
	0,27 
	246,33 
	32,05 

	(508-0017)
	  Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 14 мм, (10 м)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	Раздел 6. РАЗБОРКА ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ 

   

	Таблица 46-06-001. Разборка надземной части 

   

	
	Измеритель: 10 м3 строительного объема

	
	Разборка надземной части с сохранением годных материалов:

	46-06-001-01
	      деревянных зданий любой этажности
	134,86 
	117,35 
	17,51 
	2,03 
	0,00 
	13,97 

	46-06-001-02
	      кирпичных зданий 1, 2-этажных
	482,23 
	130,02 
	352,21 
	22,09 
	0,00 
	14,56 

	46-06-001-03
	      кирпичных зданий 3-х и более этажных
	504,06 
	134,04 
	370,02 
	25,48 
	0,00 
	15,01 

	
	Разборка надземной части без сохранения годных материалов:

	46-06-001-04
	      деревянных зданий любой этажности
	119,44 
	96,76 
	22,68 
	1,62 
	0,00 
	11,63 

	46-06-001-05
	      кирпичных зданий 1, 2-этажных
	360,80 
	111,10 
	249,70 
	15,42 
	0,00 
	12,29 

	46-06-001-06
	      кирпичных зданий 3-х и более этажных
	375,78 
	113,18 
	262,60 
	17,98 
	0,00 
	12,52 

	Таблица 46-06-002. Разборка надземной части сараев 

   

	
	Измеритель: 10 м2 площади застройки

	
	Разборка надземной части кирпичных сараев:

	46-06-002-01
	      с сохранением годных материалов
	1370,78 
	414,15 
	956,63 
	54,43 
	0,00 
	47,17 

	46-06-002-02
	      без сохранения годных материалов
	849,69 
	368,27 
	481,42 
	29,30 
	0,00 
	42,33 

	46-06-002-03
	Разборка надземной части тесовых сараев без сохранения годных материалов
	117,26 
	117,26 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	13,96 

	Таблица 46-06-003. Разборка санитарно-технических систем 

   

	
	Измеритель: 10 м3 строительного объема

	
	Разборка санитарно-технических систем:

	46-06-003-01
	      водопровода
	21,09 
	12,55 
	5,17 
	0,27 
	3,37 
	1,29 

	46-06-003-02
	      центрального отопления
	96,07 
	59,57 
	33,13 
	1,76 
	3,37 
	5,42 

	46-06-003-03
	      канализации
	104,64 
	70,96 
	33,68 
	1,76 
	0,00 
	7,04 

	Таблица 46-06-004. Разборка фундаментов жилых зданий из бутового камня 

   

	
	Измеритель: 10 м2 площади застройки

	46-06-004-01
	Разборка фундаментов жилых зданий из бутового камня
	612,20 
	239,55 
	372,65 
	23,23 
	0,00 
	24,32 

	Таблица 46-06-005. Разборка лестниц подземной части жилых зданий 

   

	
	Измеритель: 10 м2 горизонтальной проекции

	46-06-005-01
	Разборка лестниц подземной части жилых зданий
	59,46 
	51,42 
	8,04 
	0,88 
	0,00 
	5,22 

	Таблица 46-06-006. Разборка полов с основанием подземной части жилых зданий 

   

	
	Измеритель: 10 м2

	46-06-006-01
	Разборка полов с основанием подземной части жилых зданий
	116,49 
	67,87 
	48,62 
	5,85 
	0,00 
	6,89 

	Таблица 46-06-007. Разборка стен из кирпича подземной части жилых зданий 

   

	
	Измеритель: 10 м3 строительного объема

	46-06-007-01
	Разборка стен из кирпича подземной части жилых зданий
	333,77 
	224,48 
	109,29 
	13,13 
	0,00 
	22,79 

	Таблица 46-06-008. Разборка индивидуальных металлических гаражей с вывозкой 

   

	
	Измеритель: 1 гараж

	46-06-008-01
	Разборка индивидуальных металлических гаражей с вывозкой
	438,23 
	275,59 
	162,64 
	3,25 
	0,00 
	27,67 

	Таблица 46-06-009. Комплексная разборка зданий 

   

	
	Измеритель: 100 м3 строительного объема, включая подвал

	
	Разборка зданий методом обрушения:

	46-06-009-01
	      кирпичных отапливаемых
	2828,82 
	293,26 
	2535,56 
	423,31 
	0,00 
	32,84 

	46-06-009-02
	      кирпичных неотапливаемых
	2741,84 
	206,28 
	2535,56 
	423,31 
	0,00 
	23,1 

	46-06-009-03
	      деревянных жилых домов и прочих отапливаемых зданий
	1140,91 
	138,50 
	1002,41 
	163,81 
	0,00 
	15,51 

	
	Поэлементная разборка всех конструкций зданий с сохранением годных материалов:

	46-06-009-04
	      кирпичных отапливаемых
	7400,78 
	3621,12 
	3779,66 
	315,74 
	0,00 
	405,5 

	46-06-009-05
	      прочих неотапливаемых, включая склады, сараи и строения
	1065,37 
	341,93 
	723,44 
	102,81 
	0,00 
	38,29 

	Раздел 7. ЗАМЕНА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ СООРУЖЕНИЙ 

   

	Таблица 46-07-010. Замена элементов конструкций резервуаров стальных вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов 

   

	
	Измеритель: 1 т

	
	Замена днища резервуаров стальных вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепро-дуктов вместимостью:

	46-07-010-01
	      1000 м3
	17100,82 
	3159,74 
	10058,60 
	477,27 
	3882,48 
	300,07 

	(101-9350)
	  Сталь листовая, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1,132)  
	-  

	(101-9400)
	  Металлопрокат, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,108)  
	-  

	46-07-010-02
	      2000 м3
	12248,63 
	2674,51 
	7712,50 
	381,82 
	1861,62 
	257,66 

	(101-9350)
	  Сталь листовая, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1,14)  
	-  

	(101-9400)
	  Металлопрокат, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,041)  
	-  

	46-07-010-03
	      3000 м3
	10039,71 
	2305,23 
	6152,28 
	300,69 
	1582,20 
	218,92 

	(101-9350)
	  Сталь листовая, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1,141)  
	-  

	(101-9400)
	  Металлопрокат, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,046)  
	-  

	46-07-010-04
	      5000 м3
	8056,46 
	1857,81 
	4944,24 
	271,96 
	1254,41 
	178,98 

	(101-9350)
	  Сталь листовая, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1,121)  
	-  

	(101-9400)
	  Металлопрокат, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,027)  
	-  

	46-07-010-05
	      10000 м3
	7073,88 
	1788,63 
	3760,87 
	188,65 
	1524,38 
	169,86 

	(101-9350)
	  Сталь листовая, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1,111)  
	-  

	(101-9400)
	  Металлопрокат, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,024)  
	-  

	
	Замена днища и первого пояса резервуаров стальных вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов вместимостью:

	46-07-010-06
	      1000 м3
	15307,91 
	3387,08 
	7860,27 
	375,07 
	4060,56 
	321,66 

	(101-9350)
	  Сталь листовая, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1,061)  
	-  

	(101-9400)
	  Металлопрокат, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,106)  
	-  

	46-07-010-07
	      2000 м3
	11031,72 
	2575,43 
	6368,14 
	319,72 
	2088,15 
	244,58 

	(101-9350)
	  Сталь листовая, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1,432)  
	-  

	(101-9400)
	  Металлопрокат, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,042)  
	-  

	46-07-010-08
	      3000 м3
	9703,99 
	2277,74 
	5654,02 
	289,55 
	1772,23 
	216,31 

	(101-9350)
	  Сталь листовая, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1,088)  
	-  

	(101-9400)
	  Металлопрокат, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,029)  
	-  

	46-07-010-09
	      5000 м3
	8192,95 
	2054,72 
	4688,37 
	248,13 
	1449,86 
	195,13 

	(101-9350)
	  Сталь листовая, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1,293)  
	-  

	(101-9400)
	  Металлопрокат, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,019)  
	-  

	46-07-010-10
	      10000 м3
	6891,96 
	1693,22 
	3670,61 
	184,70 
	1528,13 
	160,8 

	(101-9350)
	  Сталь листовая, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1,081)  
	-  

	(101-9400)
	  Металлопрокат, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,012)  
	-  
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