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Часть 2. Ревизия трубопроводной арматуры

	Номера

расценок
	Наименование и характеристика

строительных работ и конструкций
	Прямые

затраты,

руб.
	В том числе, руб.
	Затраты

труда

рабочих,

чел.-ч.

	
	
	
	оплата

труда

рабочих
	эксплуатация машин
	материалы
	

	Коды

неучтенных

материалов
	Наименование и характеристика

неучтенных расценками материалов,

единица измерения
	
	
	всего
	в т.ч.

оплата

труда

машинистов
	расход

неучтенных

материалов
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	ОТДЕЛ 01. АРМАТУРА ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ 

   

	Таблица 02-01-001. Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа 

   

	
	Измеритель: 1 шт.

	
	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода:

	02-01-001-01
	      до 25 мм
	95,28 
	8,06 
	3,65 
	0,00 
	83,57 
	0,8 

	02-01-001-02
	      до 50 мм
	102,51 
	10,58 
	6,96 
	0,14 
	84,97 
	1,05 

	02-01-001-03
	      до 100 мм
	117,48 
	13,51 
	11,55 
	0,27 
	92,42 
	1,34 

	02-01-001-04
	      до 150 мм
	131,72 
	17,94 
	16,84 
	0,41 
	96,94 
	1,78 

	02-01-001-05
	      до 200 мм
	157,82 
	23,39 
	25,94 
	0,68 
	108,49 
	2,32 

	02-01-001-06
	      до 250 мм
	181,24 
	28,63 
	36,36 
	1,22 
	116,25 
	2,84 

	02-01-001-07
	      до 300 мм
	209,37 
	34,68 
	45,04 
	1,49 
	129,65 
	3,44 

	02-01-001-08
	      до 350 мм
	257,69 
	42,84 
	76,40 
	3,25 
	138,45 
	4,25 

	02-01-001-09
	      до 400 мм
	278,21 
	47,78 
	85,48 
	3,66 
	144,95 
	4,74 

	02-01-001-10
	      до 500 мм
	325,27 
	60,98 
	97,13 
	4,07 
	167,16 
	6,05 

	02-01-001-11
	      до 600 мм
	371,17 
	77,62 
	115,79 
	4,74 
	177,76 
	7,7 

	02-01-001-12
	      до 800 мм
	451,22 
	119,95 
	134,46 
	5,42 
	196,81 
	11,9 

	02-01-001-13
	      до 1000 мм
	500,83 
	148,18 
	152,07 
	6,10 
	200,58 
	14,7 

	02-01-001-14
	      до 1200 мм
	580,22 
	194,54 
	170,97 
	6,78 
	214,71 
	19,3 

	Таблица 02-01-002. Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа 

   

	
	Измеритель: 1 шт.

	
	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода:

	02-01-002-01
	      до 25 мм
	103,84 
	12,70 
	6,98 
	0,14 
	84,16 
	1,26 

	02-01-002-02
	      до 50 мм
	118,39 
	20,16 
	11,15 
	0,27 
	87,08 
	2 

	02-01-002-03
	      до 100 мм
	144,46 
	28,22 
	21,46 
	0,81 
	94,78 
	2,8 

	02-01-002-04
	      до 125 мм
	155,19 
	30,24 
	29,75 
	1,22 
	95,20 
	3 

	02-01-002-05
	      до 150 мм
	176,88 
	37,80 
	38,28 
	1,63 
	100,80 
	3,75 

	02-01-002-06
	      до 200 мм
	221,47 
	46,27 
	63,68 
	2,85 
	111,52 
	4,59 

	02-01-002-07
	      до 250 мм
	268,02 
	55,94 
	96,42 
	4,74 
	115,66 
	5,55 

	02-01-002-08
	      до 300 мм
	340,55 
	65,92 
	148,72 
	7,59 
	125,91 
	6,54 

	02-01-002-09
	      до 350 мм
	372,86 
	72,58 
	162,81 
	8,13 
	137,47 
	7,2 

	02-01-002-10
	      до 400 мм
	406,29 
	88,91 
	177,74 
	8,81 
	139,64 
	8,82 

	02-01-002-11
	      до 500 мм
	470,14 
	111,89 
	215,36 
	10,84 
	142,89 
	11,1 

	Таблица 02-01-003. Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа 

   

	
	Измеритель: 1 шт.

	
	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода:

	02-01-003-01
	      до 50 мм
	122,14 
	22,68 
	14,13 
	0,54 
	85,33 
	2,25 

	02-01-003-02
	      до 100 мм
	153,13 
	30,24 
	29,97 
	1,36 
	92,92 
	3 

	02-01-003-03
	      до 125 мм
	169,04 
	40,72 
	34,18 
	1,49 
	94,14 
	4,04 

	02-01-003-04
	      до 150 мм
	179,62 
	40,72 
	39,94 
	1,76 
	98,96 
	4,04 

	02-01-003-05
	      до 200 мм
	208,50 
	50,00 
	49,21 
	2,03 
	109,29 
	4,96 

	02-01-003-06
	      до 250 мм
	245,94 
	63,00 
	65,48 
	2,71 
	117,46 
	6,25 

	02-01-003-07
	      до 300 мм
	293,29 
	71,57 
	90,96 
	4,07 
	130,76 
	7,1 

	02-01-003-08
	      до 350 мм
	321,64 
	87,70 
	94,15 
	4,07 
	139,79 
	8,7 

	02-01-003-09
	      до 400 мм
	342,21 
	98,78 
	96,95 
	4,07 
	146,48 
	9,8 

	02-01-003-10
	      до 500 мм
	393,59 
	123,98 
	101,27 
	4,07 
	168,34 
	12,3 

	02-01-003-11
	      до 600 мм
	442,10 
	154,22 
	107,82 
	4,07 
	180,06 
	15,3 

	02-01-003-12
	      до 800 мм
	523,60 
	189,50 
	135,20 
	5,42 
	198,90 
	18,8 

	02-01-003-13
	      до 1000 мм
	579,36 
	232,85 
	143,39 
	5,42 
	203,12 
	23,1 

	02-01-003-14
	      до 1200 мм
	689,06 
	294,34 
	177,02 
	6,78 
	217,70 
	29,2 

	02-01-003-15
	      до 1400 мм
	767,30 
	347,76 
	186,52 
	6,78 
	233,02 
	34,5 

	Таблица 02-01-004. Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 10 МПа 

   

	
	Измеритель: 1 шт.

	
	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода:

	02-01-004-01
	      до 32 мм
	139,61 
	30,74 
	21,56 
	0,95 
	87,31 
	3,05 

	02-01-004-02
	      до 50 мм
	161,06 
	40,72 
	29,74 
	1,36 
	90,60 
	4,04 

	02-01-004-03
	      до 100 мм
	195,41 
	57,46 
	36,00 
	1,63 
	101,95 
	5,7 

	02-01-004-04
	      до 125 мм
	218,78 
	63,00 
	51,06 
	2,44 
	104,72 
	6,25 

	02-01-004-05
	      до 150 мм
	245,44 
	74,09 
	57,53 
	2,71 
	113,82 
	7,35 

	02-01-004-06
	      до 200 мм
	292,70 
	93,24 
	70,81 
	2,98 
	128,65 
	9,25 

	02-01-004-07
	      до 250 мм
	324,27 
	109,87 
	80,03 
	3,39 
	134,37 
	10,9 

	02-01-004-08
	      до 300 мм
	376,35 
	129,02 
	97,84 
	4,07 
	149,49 
	12,8 

	02-01-004-09
	      до 350 мм
	426,72 
	140,11 
	108,59 
	4,34 
	178,02 
	13,9 

	02-01-004-10
	      до 400 мм
	474,44 
	170,35 
	124,29 
	4,61 
	179,80 
	16,9 

	02-01-004-11
	      до 500 мм
	568,60 
	211,68 
	174,79 
	7,32 
	182,13 
	21 

	ОТДЕЛ 02. АРМАТУРА ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

   

	Раздел 1. ЗАДВИЖКИ ЧУГУННЫЕ И СТАЛЬНЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 40 МПА 

   

	Таблица 02-02-001. Задвижки фланцевые на условное давление до 2,5 МПа с ручным приводом 

   

	
	Измеритель: 1 шт.

	
	Задвижка фланцевая на условное давление до 2,5 МПа с ручным приводом, диаметр условного прохода:

	02-02-001-01
	      до 50 мм
	122,17 
	24,19 
	7,55 
	0,14 
	90,43 
	2,4 

	02-02-001-02
	      до 100 мм
	143,75 
	33,76 
	12,16 
	0,27 
	97,83 
	3,3 

	02-02-001-03
	      до 150 мм
	164,90 
	47,06 
	17,59 
	0,41 
	100,25 
	4,6 

	02-02-001-04
	      до 200 мм
	196,38 
	63,43 
	27,14 
	0,81 
	105,81 
	6,2 

	02-02-001-05
	      до 250 мм
	232,85 
	85,93 
	38,29 
	0,95 
	108,63 
	8,4 

	02-02-001-06
	      до 300 мм
	254,33 
	98,21 
	41,02 
	1,08 
	115,10 
	9,6 

	Таблица 02-02-002. Задвижки фланцевые на условное давление до 2,5 МПа с электроприводом 

   

	
	Измеритель: 1 шт.

	
	Задвижка фланцевая на условное давление до 2,5 МПа с электроприводом, диаметр условного прохода:

	02-02-002-01
	      до 100 мм
	178,71 
	64,36 
	15,60 
	0,41 
	98,75 
	6,2 

	02-02-002-02
	      до 150 мм
	216,72 
	91,34 
	23,80 
	0,68 
	101,58 
	8,8 

	02-02-002-03
	      до 200 мм
	252,27 
	108,99 
	35,62 
	1,22 
	107,66 
	10,5 

	Таблица 02-02-003. Задвижки стальные на условное давление до 6,3 МПа с ручным приводом 

   

	
	Измеритель: 1 шт.

	
	Задвижка стальная на условное давление до 6,3 МПа с ручным приводом, диаметр условного прохода:

	02-02-003-01
	      до 50 мм
	131,62 
	31,00 
	9,99 
	0,27 
	90,63 
	2,9 

	02-02-003-02
	      до 100 мм
	159,04 
	41,69 
	19,28 
	0,68 
	98,07 
	3,9 

	02-02-003-03
	      до 150 мм
	188,81 
	56,66 
	31,61 
	1,22 
	100,54 
	5,3 

	02-02-003-04
	      до 200 мм
	233,83 
	76,97 
	50,16 
	2,03 
	106,70 
	7,2 

	02-02-003-05
	      до 250 мм
	286,42 
	96,21 
	81,27 
	3,52 
	108,94 
	9 

	02-02-003-06
	      до 300 мм
	331,85 
	118,66 
	97,48 
	4,20 
	115,71 
	11,1 

	02-02-003-07
	      до 400 мм
	471,55 
	162,49 
	187,44 
	9,21 
	121,62 
	15,2 

	02-02-003-08
	      до 500 мм
	565,56 
	199,90 
	237,02 
	11,79 
	128,64 
	18,7 

	Таблица 02-02-004. Задвижки стальные на условное давление до 6,3 МПа с электрическим приводом 

   

	
	Измеритель: 1 шт.

	
	Задвижка стальная на условное давление до 6,3 МПа с электрическим приводом, диаметр условного прохода:

	02-02-004-01
	      до 50 мм
	172,50 
	60,93 
	20,04 
	0,81 
	91,53 
	5,7 

	02-02-004-02
	      до 100 мм
	197,71 
	71,62 
	27,12 
	1,08 
	98,97 
	6,7 

	02-02-004-03
	      до 150 мм
	244,70 
	104,76 
	37,96 
	1,49 
	101,98 
	9,8 

	02-02-004-04
	      до 200 мм
	298,51 
	122,94 
	67,49 
	2,98 
	108,08 
	11,5 

	02-02-004-05
	      до 300 мм
	409,62 
	178,52 
	113,59 
	5,01 
	117,51 
	16,7 

	02-02-004-06
	      до 400 мм
	590,28 
	239,46 
	226,89 
	11,25 
	123,93 
	22,4 

	02-02-004-07
	      до 600 мм
	754,93 
	342,08 
	275,09 
	13,41 
	137,76 
	32 

	02-02-004-08
	      до 800 мм
	1063,83 
	434,01 
	478,88 
	22,90 
	150,94 
	40,6 

	02-02-004-09
	      до 1000 мм
	1193,95 
	510,98 
	518,64 
	24,25 
	164,33 
	47,8 

	02-02-004-10
	      до 1200 мм
	1737,98 
	594,36 
	961,03 
	30,49 
	182,59 
	55,6 

	Таблица 02-02-005. Задвижки стальные на условное давление до 10 МПа с ручным приводом 

   

	
	Измеритель: 1 шт.

	
	Задвижка стальная на условное давление до 10 МПа с ручным приводом, диаметр условного прохода:

	02-02-005-01
	      до 100 мм
	183,91 
	54,20 
	31,26 
	1,36 
	98,45 
	5 

	02-02-005-02
	      до 150 мм
	215,60 
	76,96 
	37,49 
	1,49 
	101,15 
	7,1 

	02-02-005-03
	      до 200 мм
	265,16 
	102,98 
	54,70 
	2,17 
	107,48 
	9,5 

	02-02-005-04
	      до 250 мм
	335,53 
	133,33 
	92,15 
	4,07 
	110,05 
	12,3 

	02-02-005-05
	      до 300 мм
	385,91 
	164,77 
	104,05 
	4,34 
	117,09 
	15,2 

	Таблица 02-02-006. Задвижки стальные на условное давление до 10 МПа с электрическим приводом 

   

	
	Измеритель: 1 шт.

	
	Задвижка стальная на условное давление до 10 МПа с электрическим приводом, диаметр условного прохода:

	02-02-006-01
	      до 100 мм
	220,79 
	84,55 
	36,88 
	1,63 
	99,36 
	7,8 

	02-02-006-02
	      до 150 мм
	298,11 
	123,58 
	71,72 
	3,25 
	102,81 
	11,4 

	02-02-006-03
	      до 200 мм
	346,47 
	149,59 
	87,48 
	3,79 
	109,40 
	13,8 

	02-02-006-04
	      до 250 мм
	422,82 
	196,20 
	114,15 
	5,15 
	112,47 
	18,1 

	02-02-006-05
	      до 300 мм
	493,51 
	227,64 
	146,37 
	6,50 
	119,50 
	21 

	02-02-006-06
	      до 400 мм
	654,98 
	326,28 
	202,16 
	8,67 
	126,54 
	30,1 

	02-02-006-07
	      до 500 мм
	821,49 
	397,67 
	289,25 
	12,47 
	134,57 
	37,2 

	02-02-006-08
	      до 800 мм
	1675,57 
	612,54 
	906,73 
	26,02 
	156,30 
	57,3 

	02-02-006-09
	      до 1000 мм
	2263,32 
	772,89 
	1318,24 
	37,26 
	172,19 
	72,3 

	Таблица 02-02-007. Задвижки стальные на условное давление до 20 МПа с ручным приводом 

   

	
	Измеритель: 1 шт.

	
	Задвижка стальная на условное давление до 20 МПа с ручным приводом, диаметр условного прохода:

	02-02-007-01
	      до 100 мм
	238,88 
	104,41 
	34,52 
	1,22 
	99,95 
	9,5 

	02-02-007-02
	      до 200 мм
	404,33 
	168,15 
	126,75 
	5,56 
	109,43 
	15,3 

	02-02-007-03
	      до 250 мм
	586,53 
	219,80 
	254,09 
	12,47 
	112,64 
	20 

	02-02-007-04
	      до 300 мм
	671,56 
	246,18 
	305,84 
	14,91 
	119,54 
	22,4 

	Таблица 02-02-008. Задвижки стальные на условное давление до 20 МПа с электрическим приводом 

   

	
	Измеритель: 1 шт.

	
	Задвижка стальная на условное давление до 20 МПа с электрическим приводом, диаметр условного прохода:

	02-02-008-01
	      до 100 мм
	300,72 
	156,06 
	43,16 
	1,63 
	101,50 
	14,2 

	02-02-008-02
	      до 200 мм
	505,65 
	248,37 
	145,44 
	6,37 
	111,84 
	22,6 

	02-02-008-03
	      до 250 мм
	733,87 
	323,11 
	295,02 
	13,69 
	115,74 
	29,4 

	02-02-008-04
	      до 300 мм
	819,93 
	356,08 
	341,02 
	16,26 
	122,83 
	32,4 

	Таблица 02-02-009. Задвижки стальные на условное давление до 40 МПа с ручным приводом 

   

	
	Измеритель: 1 шт.

	
	Задвижка стальная на условное давление до 40 МПа с ручным приводом, диаметр условного прохода:

	02-02-009-01
	      до 100 мм
	260,70 
	124,19 
	35,96 
	1,22 
	100,55 
	11,3 

	02-02-009-02
	      до 150 мм
	380,07 
	162,65 
	113,70 
	5,28 
	103,72 
	14,8 

	02-02-009-03
	      до 200 мм
	457,73 
	215,40 
	131,48 
	5,56 
	110,85 
	19,6 

	02-02-009-04
	      до 250 мм
	518,54 
	259,36 
	145,35 
	5,56 
	113,83 
	23,6 

	02-02-009-05
	      до 300 мм
	563,48 
	284,64 
	158,15 
	6,23 
	120,69 
	25,9 

	Таблица 02-02-010. Задвижки стальные на условное давление до 40 МПа с электрическим приводом 

   

	
	Измеритель: 1 шт.

	
	Задвижка стальная на условное давление до 40 МПа с электрическим приводом, диаметр условного прохода:

	02-02-010-01
	      до 100 мм
	369,49 
	185,73 
	81,37 
	3,52 
	102,39 
	16,9 

	02-02-010-02
	      до 150 мм
	482,83 
	246,18 
	130,42 
	5,96 
	106,23 
	22,4 

	02-02-010-03
	      до 200 мм
	580,56 
	300,03 
	167,14 
	7,18 
	113,39 
	27,3 

	02-02-010-04
	      до 250 мм
	766,00 
	378,06 
	270,55 
	12,47 
	117,39 
	34,4 

	02-02-010-05
	      до 300 мм
	860,15 
	408,83 
	326,91 
	14,77 
	124,41 
	37,2 

	Таблица 02-02-020. Вентили запорные фланцевые на условное давление до 2,5 МПа с ручным приводом 

   

	
	Измеритель: 1 шт.

	
	Вентиль запорный фланцевый на условное давление до 2,5 МПа с ручным приводом, диаметр условного прохода:

	02-02-020-01
	      до 25 мм
	111,76 
	17,39 
	2,54 
	0,00 
	91,83 
	1,7 

	02-02-020-02
	      до 50 мм
	116,67 
	20,46 
	2,98 
	0,00 
	93,23 
	2 

	02-02-020-03
	      до 80 мм
	131,31 
	25,58 
	6,93 
	0,14 
	98,80 
	2,5 

	02-02-020-04
	      до 100 мм
	140,82 
	27,62 
	9,46 
	0,27 
	103,74 
	2,7 

	02-02-020-05
	      до 150 мм
	156,82 
	33,76 
	17,47 
	0,68 
	105,59 
	3,3 

	02-02-020-06
	      до 200 мм
	177,77 
	40,92 
	24,19 
	0,95 
	112,66 
	4 

	Таблица 02-02-021. Вентили, клапаны обратные, регулирующие, дроссельные с ручным приводом на условное давление до 6,3 МПа 

   

	
	Измеритель: 1 шт.

	
	Вентиль, клапан обратный, регулирующий, дроссельный с ручным приводом на условное давление до 6,3 МПа, диаметр условного прохода:

	02-02-021-01
	      до 25 мм
	120,53 
	22,84 
	5,69 
	0,14 
	92,00 
	2,2 

	02-02-021-02
	      до 50 мм
	130,05 
	25,95 
	10,70 
	0,41 
	93,40 
	2,5 

	02-02-021-03
	      до 80 мм
	145,01 
	32,18 
	13,83 
	0,54 
	99,00 
	3,1 

	02-02-021-04
	      до 100 мм
	160,08 
	33,22 
	22,95 
	1,08 
	103,91 
	3,2 

	02-02-021-05
	      до 150 мм
	173,98 
	43,60 
	24,49 
	1,08 
	105,89 
	4,2 

	02-02-021-06
	      до 200 мм
	195,06 
	55,01 
	26,97 
	1,08 
	113,08 
	5,3 

	Таблица 02-02-022. Вентили, клапаны обратные, регулирующие, дроссельные с электрическим приводом на условное давление до 6,3 МПа 

   

	
	Измеритель: 1 шт.

	
	Вентиль, клапан обратный, регулирующий, дроссельный с электрическим приводом на условное давление до 6,3 МПа, диаметр условного прохода:

	02-02-022-01
	      до 50 мм
	162,87 
	56,66 
	11,89 
	0,41 
	94,32 
	5,3 

	02-02-022-02
	      до 100 мм
	205,35 
	65,21 
	35,27 
	1,76 
	104,87 
	6,1 

	02-02-022-03
	      до 150 мм
	235,50 
	88,73 
	39,53 
	1,90 
	107,24 
	8,3 

	02-02-022-04
	      до 200 мм
	261,15 
	102,62 
	44,29 
	2,03 
	114,24 
	9,6 

	Таблица 02-02-023. Вентили, клапаны обратные, регулирующие, дроссельные с ручным приводом на условное давление до 10 МПа 

   

	
	Измеритель: 1 шт.

	
	Вентиль, клапан обратный, регулирующий, дроссельный с ручным приводом на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода:

	02-02-023-01
	      до 25 мм
	123,88 
	26,02 
	5,77 
	0,14 
	92,09 
	2,4 

	02-02-023-02
	      до 50 мм
	132,70 
	30,35 
	8,82 
	0,27 
	93,53 
	2,8 

	02-02-023-03
	      до 80 мм
	150,89 
	37,94 
	13,78 
	0,54 
	99,17 
	3,5 

	02-02-023-04
	      до 100 мм
	165,73 
	42,28 
	19,27 
	0,81 
	104,18 
	3,9 

	02-02-023-05
	      до 150 мм
	194,64 
	56,37 
	32,00 
	1,49 
	106,27 
	5,2 

	02-02-023-06
	      до 200 мм
	221,94 
	71,54 
	36,82 
	1,63 
	113,58 
	6,6 

	Таблица 02-02-024. Вентили, клапаны обратные, регулирующие, дроссельные с электрическим приводом на условное давление до 10 МПа 

   

	
	Измеритель: 1 шт.

	
	Вентиль, клапан обратный, регулирующий, дроссельный с электрическим приводом на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода:

	02-02-024-01
	      до 65 мм
	187,77 
	68,29 
	19,40 
	0,81 
	100,08 
	6,3 

	02-02-024-02
	      до 100 мм
	220,43 
	74,80 
	40,48 
	2,03 
	105,15 
	6,9 

	02-02-024-03
	      до 150 мм
	283,12 
	105,15 
	70,24 
	3,52 
	107,73 
	9,7 

	Таблица 02-02-025. Вентили, клапаны обратные, регулирующие, дроссельные с ручным приводом на условное давление 13,7-20 МПа 

   

	
	Измеритель: 1 шт.

	
	Вентиль, клапан обратный, регулирующий, дроссельный с ручным приводом на условное давление 13,7-20 МПа, диаметр условного прохода:

	02-02-025-01
	      до 50 мм
	163,49 
	56,05 
	13,14 
	0,41 
	94,30 
	5,1 

	02-02-025-02
	      до 100 мм
	190,60 
	70,34 
	15,24 
	0,41 
	105,02 
	6,4 

	02-02-025-03
	      до 150 мм
	221,92 
	87,92 
	26,78 
	0,95 
	107,22 
	8 

	02-02-025-04
	      до 200 мм
	261,48 
	105,50 
	41,65 
	1,63 
	114,33 
	9,6 

	Таблица 02-02-026. Вентили, клапаны обратные, регулирующие, дроссельные с электрическим приводом на условное давление 13,7-20 МПа 

   

	
	Измеритель: 1 шт.

	
	Вентиль, клапан обратный, регулирующий, дроссельный с электрическим приводом на условное давление 13,7-20 МПа, диаметр условного прохода:

	02-02-026-01
	      до 50 мм
	213,58 
	96,71 
	21,35 
	0,81 
	95,52 
	8,8 

	02-02-026-02
	      до 100 мм
	284,24 
	127,48 
	50,03 
	2,03 
	106,73 
	11,6 

	02-02-026-03
	      до 150 мм
	359,84 
	167,05 
	83,20 
	3,52 
	109,59 
	15,2 

	02-02-026-04
	      до 200 мм
	426,64 
	185,73 
	123,91 
	5,83 
	117,00 
	16,9 

	Таблица 02-02-027. Вентили, клапаны обратные, регулирующие, дроссельные с ручным приводом на условное давление 23,5-40 МПа 

   

	
	Измеритель: 1 шт.

	
	Вентиль, клапан обратный, регулирующий, дроссельный с ручным приводом на условное давление 23,5-40 МПа, диаметр условного прохода:

	02-02-027-01
	      до 25 мм
	167,55 
	65,94 
	8,32 
	0,00 
	93,29 
	6 

	02-02-027-02
	      до 50 мм
	189,36 
	76,93 
	17,50 
	0,27 
	94,93 
	7 

	02-02-027-03
	      до 100 мм
	224,51 
	95,61 
	23,12 
	0,41 
	105,78 
	8,7 

	02-02-027-04
	      до 150 мм
	264,35 
	118,69 
	37,52 
	1,08 
	108,14 
	10,8 

	02-02-027-05
	      до 200 мм
	404,10 
	149,46 
	138,73 
	6,78 
	115,91 
	13,6 

	02-02-027-06
	      до 300 мм
	480,73 
	186,83 
	170,38 
	8,27 
	123,52 
	17 

	02-02-027-07
	      до 350 мм
	535,27 
	214,31 
	194,27 
	9,49 
	126,69 
	19,5 

	02-02-027-08
	      до 400 мм
	649,72 
	241,78 
	276,92 
	13,82 
	131,02 
	22 

	Таблица 02-02-028. Вентили, клапаны обратные, регулирующие, дроссельные с электрическим приводом на условное давление 23,5-40 МПа 

   

	
	Измеритель: 1 шт.

	
	Вентиль, клапан обратный, регулирующий, дроссельный с электрическим приводом на условное давление 23,5-40 МПа, диаметр условного прохода:

	02-02-028-01
	      до 25 мм
	222,69 
	111,00 
	17,05 
	0,27 
	94,64 
	10,1 

	02-02-028-02
	      до 50 мм
	245,33 
	123,09 
	25,93 
	0,68 
	96,31 
	11,2 

	02-02-028-03
	      до 100 мм
	298,46 
	146,17 
	44,99 
	1,63 
	107,30 
	13,3 

	02-02-028-04
	      до 150 мм
	358,41 
	190,13 
	58,00 
	2,17 
	110,28 
	17,3 

	02-02-028-05
	      до 200 мм
	415,43 
	224,20 
	73,07 
	2,85 
	118,16 
	20,4 

	02-02-028-06
	      до 300 мм
	566,40 
	258,27 
	187,49 
	9,08 
	120,64 
	23,5 

	02-02-028-07
	      до 350 мм
	637,35 
	290,14 
	220,59 
	10,84 
	126,62 
	26,4 

	02-02-028-08
	      до 400 мм
	762,04 
	341,79 
	288,80 
	13,82 
	131,45 
	31,1 

	Таблица 02-02-029. Клапаны предохранительные чугунные на условное давление до 2,5 МПа 

   

	
	Измеритель: 1 шт.

	
	Клапан предохранительный чугунный на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода:

	02-02-029-01
	      до 50 мм
	207,23 
	30,40 
	9,89 
	0,14 
	166,94 
	3,2 

	02-02-029-02
	      до 80 мм
	245,07 
	37,43 
	13,70 
	0,27 
	193,94 
	3,8 

	02-02-029-03
	      до 100 мм
	278,01 
	40,32 
	14,45 
	0,27 
	223,24 
	4 

	Таблица 02-02-030. Клапаны предохранительные стальные на условное давление 4 - 6,3 МПа 

   

	
	Измеритель: 1 шт.

	
	Клапан предохранительный стальной на условное давление 4 - 6,3 МПа, диаметр условного прохода:

	02-02-030-01
	      до 50 мм
	228,08 
	44,44 
	16,28 
	0,27 
	167,36 
	4,1 

	02-02-030-02
	      до 80 мм
	276,77 
	57,45 
	24,78 
	0,54 
	194,54 
	5,3 

	02-02-030-03
	      до 100 мм
	312,73 
	59,62 
	29,29 
	0,81 
	223,82 
	5,5 

	Таблица 02-02-031. Клапаны предохранительные стальные на условное давление до 10 МПа 

   

	
	Измеритель: 1 шт.

	
	Клапанредохранительный стальной на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода:

	02-02-031-01
	      до 50 мм
	237,36 
	53,12 
	16,62 
	0,27 
	167,62 
	4,9 

	02-02-031-02
	      до 80 мм
	287,20 
	67,21 
	25,15 
	0,54 
	194,84 
	6,2 

	Таблица 02-02-032. Клапаны предохранительные стальные на условное давление до 13,7 - 20 МПа 

   

	
	Измеритель: 1 шт.

	
	Клапан предохранительный стальной на условное давление до 13,7 - 20 МПа, диаметр условного прохода:

	02-02-032-01
	      до 50 мм
	290,96 
	103,31 
	18,52 
	0,27 
	169,13 
	9,4 

	02-02-032-02
	      до 100 мм
	395,67 
	135,18 
	34,40 
	0,95 
	226,09 
	12,3 

	02-02-032-03
	      до 200 мм
	555,70 
	195,62 
	70,64 
	2,71 
	289,44 
	17,8 

	Таблица 02-02-033. Клапаны предохранительные стальные на условное давление до 40 МПа 

   

	
	Измеритель: 1 шт.

	
	Клапан предохранительный стальной на условное давление до 40 МПа, диаметр условного прохода:

	02-02-033-01
	      до 25 мм
	274,09 
	111,00 
	19,72 
	0,27 
	143,37 
	10,1 

	02-02-033-02
	      до 50 мм
	318,72 
	126,39 
	22,51 
	0,41 
	169,82 
	11,5 

	02-02-033-03
	      до 100 мм
	444,43 
	164,85 
	52,60 
	1,90 
	226,98 
	15 

	02-02-033-04
	      до 150 мм
	564,27 
	206,61 
	96,08 
	3,93 
	261,58 
	18,8 

	02-02-033-05
	      до 200 мм
	656,76 
	241,78 
	124,16 
	5,28 
	290,82 
	22 

	02-02-033-06
	      до 250 мм
	765,02 
	290,14 
	153,59 
	6,64 
	321,29 
	26,4 
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