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	ТССЦ-04-2001



Часть 4. Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы.
	Шифр

ресурса
	Строительные материалы, изделия и конструкции
	Ед.

изм.
	Цена руб. на 01.01.2000

	
	
	
	отпускная
	сметная

	1
	2
	3
	4
	5

	Раздел 4.01 Бетоны

	Подраздел: Бетоны готовые к употреблению

	Группа: Бетон гидротехнический

	401-9100
	Бетон гидротехническийxe "Бетон гидротехнический, 401-9100"
	м3
	- 
	- 

	401-9101
	Бетон гидротехнический класс В30, W8, F300xe "Бетон гидротехнический класс В30, W8, F300, 401-9101"
	м3
	- 
	- 

	
	Бетон гидротехнический, класс:

	401-0201
	      В3,5 (М50)xe "Бетон гидротехнический, класс::В3,5 (М50), 401-0201"
	м3
	438,08 
	500,46 

	401-0202
	      В5 (М75)xe "Бетон гидротехнический, класс::В5 (М75), 401-0202"
	м3
	456,72 
	521,76 

	401-0203
	      В7,5 (М100)xe "Бетон гидротехнический, класс::В7,5 (М100), 401-0203"
	м3
	478,39 
	546,52 

	401-0204
	      В10 (М150)xe "Бетон гидротехнический, класс::В10 (М150), 401-0204"
	м3
	482,64 
	551,37 

	401-0205
	      В12,5 (М150)xe "Бетон гидротехнический, класс::В12,5 (М150), 401-0205"
	м3
	506,12 
	578,19 

	401-0206
	      В15 (М200)xe "Бетон гидротехнический, класс::В15 (М200), 401-0206"
	м3
	529,78 
	605,22 

	401-0207
	      В20 (М250)xe "Бетон гидротехнический, класс::В20 (М250), 401-0207"
	м3
	563,50 
	643,74 

	401-0208
	      В22,5 (М300)xe "Бетон гидротехнический, класс::В22,5 (М300), 401-0208"
	м3
	599,96 
	685,40 

	401-0209
	      В25 (М350)xe "Бетон гидротехнический, класс::В25 (М350), 401-0209"
	м3
	627,28 
	716,60 

	401-0210
	      В27,5 (М350)xe "Бетон гидротехнический, класс::В27,5 (М350), 401-0210"
	м3
	692,85 
	791,51 

	401-0211
	      В30 (М400)xe "Бетон гидротехнический, класс::В30 (М400), 401-0211"
	м3
	733,80 
	838,30 

	401-0212
	      В35 (М450)xe "Бетон гидротехнический, класс::В35 (М450), 401-0212"
	м3
	790,37 
	902,91 

	401-0213
	      В40 (М550)xe "Бетон гидротехнический, класс::В40 (М550), 401-0213"
	м3
	856,70 
	978,69 

	401-0214
	      В45 (М600)xe "Бетон гидротехнический, класс::В45 (М600), 401-0214"
	м3
	946,04 
	1 080,75 

	401-0215
	      В50 (М700)xe "Бетон гидротехнический, класс::В50 (М700), 401-0215"
	м3
	1 017,29 
	1 162,15 

	401-0216
	      В55 (М700)xe "Бетон гидротехнический, класс::В55 (М700), 401-0216"
	м3
	1 088,24 
	1 243,21 

	401-0217
	      В60 (М800)xe "Бетон гидротехнический, класс::В60 (М800), 401-0217"
	м3
	1 185,34 
	1 354,13 

	
	Бетон гидротехнический (на сульфатостойком портландцементе), класс:

	401-0221
	      В3,5 (М50)xe "Бетон гидротехнический (на сульфатостойком портландцементе), класс::В3,5 (М50), 401-0221"
	м3
	484,35 
	553,32 

	401-0222
	      В5 (М75)xe "Бетон гидротехнический (на сульфатостойком портландцементе), класс::В5 (М75), 401-0222"
	м3
	498,06 
	568,99 

	401-0223
	      В7,5 (М100)xe "Бетон гидротехнический (на сульфатостойком портландцементе), класс::В7,5 (М100), 401-0223"
	м3
	513,45 
	586,56 

	401-0224
	      В10 (М150)xe "Бетон гидротехнический (на сульфатостойком портландцементе), класс::В10 (М150), 401-0224"
	м3
	526,63 
	601,63 

	401-0225
	      В12,5 (М150)xe "Бетон гидротехнический (на сульфатостойком портландцементе), класс::В12,5 (М150), 401-0225"
	м3
	544,86 
	622,44 

	401-0226
	      В15 (М200)xe "Бетон гидротехнический (на сульфатостойком портландцементе), класс::В15 (М200), 401-0226"
	м3
	563,43 
	643,66 

	401-0227
	      В20 (М250)xe "Бетон гидротехнический (на сульфатостойком портландцементе), класс::В20 (М250), 401-0227"
	м3
	609,22 
	695,98 

	401-0228
	      В22,5 (М300)xe "Бетон гидротехнический (на сульфатостойком портландцементе), класс::В22,5 (М300), 401-0228"
	м3
	660,44 
	754,48 

	401-0229
	      В25 (М350)xe "Бетон гидротехнический (на сульфатостойком портландцементе), класс::В25 (М350), 401-0229"
	м3
	676,06 
	772,33 

	401-0230
	      В27,5 (М350)xe "Бетон гидротехнический (на сульфатостойком портландцементе), класс::В27,5 (М350), 401-0230"
	м3
	762,61 
	871,20 

	401-0231
	      В30 (М400)xe "Бетон гидротехнический (на сульфатостойком портландцементе), класс::В30 (М400), 401-0231"
	м3
	814,70 
	930,71 

	401-0232
	      В35 (М450)xe "Бетон гидротехнический (на сульфатостойком портландцементе), класс::В35 (М450), 401-0232"
	м3
	873,88 
	998,33 

	401-0233
	      В40 (М550)xe "Бетон гидротехнический (на сульфатостойком портландцементе), класс::В40 (М550), 401-0233"
	м3
	944,24 
	1 078,70 

	401-0234
	      В45 (М600)xe "Бетон гидротехнический (на сульфатостойком портландцементе), класс::В45 (М600), 401-0234"
	м3
	1 035,94 
	1 183,46 

	401-0235
	      В50 (М700)xe "Бетон гидротехнический (на сульфатостойком портландцементе), класс::В50 (М700), 401-0235"
	м3
	1 103,53 
	1 260,67 

	401-0236
	      В55 (М700)xe "Бетон гидротехнический (на сульфатостойком портландцементе), класс::В55 (М700), 401-0236"
	м3
	1 171,04 
	1 337,79 

	401-0237
	      В60 (М800)xe "Бетон гидротехнический (на сульфатостойком портландцементе), класс::В60 (М800), 401-0237"
	м3
	1 274,64 
	1 456,15 

	Группа: Бетон дорожный

	
	Бетон дорожный, класс:

	401-0101
	      В3,5 (М50)xe "Бетон дорожный, класс::В3,5 (М50), 401-0101"
	м3
	335,05 
	382,77 

	401-0102
	      В5 (М75)xe "Бетон дорожный, класс::В5 (М75), 401-0102"
	м3
	343,76 
	392,71 

	401-0103
	      В7,5 (М100)xe "Бетон дорожный, класс::В7,5 (М100), 401-0103"
	м3
	354,79 
	405,31 

	401-0104
	      В10 (М150)xe "Бетон дорожный, класс::В10 (М150), 401-0104"
	м3
	361,51 
	412,99 

	401-0105
	      В12,5 (М150)xe "Бетон дорожный, класс::В12,5 (М150), 401-0105"
	м3
	373,27 
	426,42 

	401-0106
	      В15 (М200)xe "Бетон дорожный, класс::В15 (М200), 401-0106"
	м3
	390,96 
	446,64 

	401-0107
	      В20 (М250)xe "Бетон дорожный, класс::В20 (М250), 401-0107"
	м3
	423,64 
	483,97 

	401-0108
	      В22,5 (М300)xe "Бетон дорожный, класс::В22,5 (М300), 401-0108"
	м3
	455,27 
	520,10 

	401-0109
	      В25 (М350)xe "Бетон дорожный, класс::В25 (М350), 401-0109"
	м3
	461,17 
	526,84 

	401-0110
	      В27,5 (М350)xe "Бетон дорожный, класс::В27,5 (М350), 401-0110"
	м3
	518,73 
	592,60 

	401-0111
	      В30 (М400)xe "Бетон дорожный, класс::В30 (М400), 401-0111"
	м3
	566,32 
	646,97 

	401-0112
	      В35 (М450)xe "Бетон дорожный, класс::В35 (М450), 401-0112"
	м3
	613,35 
	700,69 

	401-0113
	      В40 (М550)xe "Бетон дорожный, класс::В40 (М550), 401-0113"
	м3
	671,92 
	767,60 

	401-0114
	      В45 (М600)xe "Бетон дорожный, класс::В45 (М600), 401-0114"
	м3
	765,22 
	874,19 

	401-0115
	      В50 (М700)xe "Бетон дорожный, класс::В50 (М700), 401-0115"
	м3
	820,12 
	936,90 

	401-0116
	      В55 (М700)xe "Бетон дорожный, класс::В55 (М700), 401-0116"
	м3
	869,87 
	993,74 

	401-0117
	      В60 (М800)xe "Бетон дорожный, класс::В60 (М800), 401-0117"
	м3
	926,14 
	1 058,03 

	
	Бетон дорожный, крупность заполнителя:

	401-0121
	      более 40 мм, класс В3,5 (М50)xe "Бетон дорожный, крупность заполнителя::более 40 мм, класс В3,5 (М50), 401-0121"
	м3
	313,75 
	358,43 

	401-0122
	      более 40 мм, класс В5 (М75)xe "Бетон дорожный, крупность заполнителя::более 40 мм, класс В5 (М75), 401-0122"
	м3
	323,00 
	369,00 

	401-0123
	      более 40 мм, класс В7,5 (М100)xe "Бетон дорожный, крупность заполнителя::более 40 мм, класс В7,5 (М100), 401-0123"
	м3
	333,83 
	381,37 

	401-0124
	      более 40 мм, класс В10 (М150)xe "Бетон дорожный, крупность заполнителя::более 40 мм, класс В10 (М150), 401-0124"
	м3
	337,94 
	386,06 

	401-0125
	      более 40 мм, класс В12,5 (М150)xe "Бетон дорожный, крупность заполнителя::более 40 мм, класс В12,5 (М150), 401-0125"
	м3
	350,48 
	400,39 

	401-0126
	      более 40 мм, класс В15 (М200)xe "Бетон дорожный, крупность заполнителя::более 40 мм, класс В15 (М200), 401-0126"
	м3
	364,21 
	416,08 

	401-0127
	      более 40 мм, класс В20 (М250)xe "Бетон дорожный, крупность заполнителя::более 40 мм, класс В20 (М250), 401-0127"
	м3
	392,71 
	448,64 

	401-0128
	      более 40 мм, класс В22,5 (М300)xe "Бетон дорожный, крупность заполнителя::более 40 мм, класс В22,5 (М300), 401-0128"
	м3
	419,29 
	478,99 

	401-0129
	      более 40 мм, класс В25 (М350)xe "Бетон дорожный, крупность заполнителя::более 40 мм, класс В25 (М350), 401-0129"
	м3
	425,12 
	485,65 

	401-0130
	      более 40 мм, класс В27,5 (М350)xe "Бетон дорожный, крупность заполнителя::более 40 мм, класс В27,5 (М350), 401-0130"
	м3
	472,84 
	540,17 

	401-0131
	      более 40 мм, класс В30 (М400)xe "Бетон дорожный, крупность заполнителя::более 40 мм, класс В30 (М400), 401-0131"
	м3
	509,78 
	582,37 

	401-0132
	      более 40 мм, класс В35 (М450)xe "Бетон дорожный, крупность заполнителя::более 40 мм, класс В35 (М450), 401-0132"
	м3
	556,29 
	635,50 

	401-0133
	      более 40 мм, класс В40 (М550)xe "Бетон дорожный, крупность заполнителя::более 40 мм, класс В40 (М550), 401-0133"
	м3
	613,11 
	700,41 

	401-0134
	      более 40 мм, класс В45 (М600)xe "Бетон дорожный, крупность заполнителя::более 40 мм, класс В45 (М600), 401-0134"
	м3
	697,95 
	797,33 

	401-0135
	      более 40 мм, класс В50 (М700)xe "Бетон дорожный, крупность заполнителя::более 40 мм, класс В50 (М700), 401-0135"
	м3
	758,21 
	866,18 

	401-0136
	      более 40 мм, класс В55 (М700)xe "Бетон дорожный, крупность заполнителя::более 40 мм, класс В55 (М700), 401-0136"
	м3
	807,82 
	922,86 

	401-0137
	      более 40 мм, класс В60 (М800)xe "Бетон дорожный, крупность заполнителя::более 40 мм, класс В60 (М800), 401-0137"
	м3
	867,30 
	990,81 

	401-0141
	      40 мм, класс В3,5 (М50)xe "Бетон дорожный, крупность заполнителя::40 мм, класс В3,5 (М50), 401-0141"
	м3
	323,32 
	369,36 

	401-0142
	      40 мм, класс В5 (М75)xe "Бетон дорожный, крупность заполнителя::40 мм, класс В5 (М75), 401-0142"
	м3
	333,52 
	381,01 

	401-0143
	      40 мм, класс В7,5 (М100)xe "Бетон дорожный, крупность заполнителя::40 мм, класс В7,5 (М100), 401-0143"
	м3
	344,19 
	393,20 

	401-0144
	      40 мм, класс В10 (М150)xe "Бетон дорожный, крупность заполнителя::40 мм, класс В10 (М150), 401-0144"
	м3
	349,12 
	398,83 

	401-0145
	      40 мм, класс В12,5 (М150)xe "Бетон дорожный, крупность заполнителя::40 мм, класс В12,5 (М150), 401-0145"
	м3
	361,21 
	412,65 

	401-0146
	      40 мм, класс В15 (М200)xe "Бетон дорожный, крупность заполнителя::40 мм, класс В15 (М200), 401-0146"
	м3
	376,65 
	430,29 

	401-0147
	      40 мм, класс В20 (М250)xe "Бетон дорожный, крупность заполнителя::40 мм, класс В20 (М250), 401-0147"
	м3
	407,13 
	465,11 

	401-0148
	      40 мм, класс В22,5 (М300)xe "Бетон дорожный, крупность заполнителя::40 мм, класс В22,5 (М300), 401-0148"
	м3
	433,48 
	495,21 

	401-0149
	      40 мм, класс В25 (М350)xe "Бетон дорожный, крупность заполнителя::40 мм, класс В25 (М350), 401-0149"
	м3
	439,21 
	501,76 

	401-0150
	      40 мм, класс В27,5 (М350)xe "Бетон дорожный, крупность заполнителя::40 мм, класс В27,5 (М350), 401-0150"
	м3
	489,83 
	559,58 

	401-0151
	      40 мм, класс В30 (М400)xe "Бетон дорожный, крупность заполнителя::40 мм, класс В30 (М400), 401-0151"
	м3
	528,21 
	603,43 

	401-0152
	      40 мм, класс В35 (М450)xe "Бетон дорожный, крупность заполнителя::40 мм, класс В35 (М450), 401-0152"
	м3
	573,19 
	654,81 

	401-0153
	      40 мм, класс В40 (М550)xe "Бетон дорожный, крупность заполнителя::40 мм, класс В40 (М550), 401-0153"
	м3
	631,03 
	720,89 

	401-0154
	      40 мм, класс В45 (М600)xe "Бетон дорожный, крупность заполнителя::40 мм, класс В45 (М600), 401-0154"
	м3
	719,02 
	821,41 

	401-0155
	      40 мм, класс В50 (М700)xe "Бетон дорожный, крупность заполнителя::40 мм, класс В50 (М700), 401-0155"
	м3
	775,09 
	885,46 

	401-0156
	      40 мм, класс В55 (М700)xe "Бетон дорожный, крупность заполнителя::40 мм, класс В55 (М700), 401-0156"
	м3
	831,46 
	949,86 

	401-0157
	      40 мм, класс В60 (М800)xe "Бетон дорожный, крупность заполнителя::40 мм, класс В60 (М800), 401-0157"
	м3
	891,33 
	1 018,26 

	401-0161
	      20 мм, класс В3,5 (М50)xe "Бетон дорожный, крупность заполнителя::20 мм, класс В3,5 (М50), 401-0161"
	м3
	326,12 
	372,56 

	401-0162
	      20 мм, класс В5 (М75)xe "Бетон дорожный, крупность заполнителя::20 мм, класс В5 (М75), 401-0162"
	м3
	337,95 
	386,07 

	401-0163
	      20 мм, класс В7,5 (М100)xe "Бетон дорожный, крупность заполнителя::20 мм, класс В7,5 (М100), 401-0163"
	м3
	351,33 
	401,36 

	401-0164
	      20 мм, класс В10 (М150)xe "Бетон дорожный, крупность заполнителя::20 мм, класс В10 (М150), 401-0164"
	м3
	359,47 
	410,66 

	401-0165
	      20 мм, класс В12,5 (М150)xe "Бетон дорожный, крупность заполнителя::20 мм, класс В12,5 (М150), 401-0165"
	м3
	371,37 
	424,25 

	401-0166
	      20 мм, класс В15 (М200)xe "Бетон дорожный, крупность заполнителя::20 мм, класс В15 (М200), 401-0166"
	м3
	387,20 
	442,33 

	401-0167
	      20 мм, класс В20 (М250)xe "Бетон дорожный, крупность заполнителя::20 мм, класс В20 (М250), 401-0167"
	м3
	420,78 
	480,70 

	401-0168
	      20 мм, класс В22,5 (300)xe "Бетон дорожный, крупность заполнителя::20 мм, класс В22,5 (300), 401-0168"
	м3
	448,87 
	512,78 

	401-0169
	      20 мм, класс В25 (М350)xe "Бетон дорожный, крупность заполнителя::20 мм, класс В25 (М350), 401-0169"
	м3
	454,71 
	519,47 

	401-0170
	      20 мм, класс В27,5 (М350)xe "Бетон дорожный, крупность заполнителя::20 мм, класс В27,5 (М350), 401-0170"
	м3
	506,82 
	578,99 

	401-0171
	      20 мм, класс В30 (М400)xe "Бетон дорожный, крупность заполнителя::20 мм, класс В30 (М400), 401-0171"
	м3
	545,93 
	623,67 

	401-0172
	      20 мм, класс В35 (М450)xe "Бетон дорожный, крупность заполнителя::20 мм, класс В35 (М450), 401-0172"
	м3
	593,70 
	678,24 

	401-0173
	      20 мм, класс В40 (М550)xe "Бетон дорожный, крупность заполнителя::20 мм, класс В40 (М550), 401-0173"
	м3
	654,02 
	747,15 

	401-0174
	      20 мм, класс В45 (М600)xe "Бетон дорожный, крупность заполнителя::20 мм, класс В45 (М600), 401-0174"
	м3
	744,16 
	850,13 

	401-0175
	      20 мм, класс В50 (М700)xe "Бетон дорожный, крупность заполнителя::20 мм, класс В50 (М700), 401-0175"
	м3
	809,09 
	924,30 

	401-0176
	      20 мм, класс В55 (М700)xe "Бетон дорожный, крупность заполнителя::20 мм, класс В55 (М700), 401-0176"
	м3
	862,31 
	985,11 

	401-0177
	      20 мм, класс В60 (М800)xe "Бетон дорожный, крупность заполнителя::20 мм, класс В60 (М800), 401-0177"
	м3
	924,20 
	1 055,80 

	401-0181
	      10 мм, класс В3,5 (М50)xe "Бетон дорожный, крупность заполнителя::10 мм, класс В3,5 (М50), 401-0181"
	м3
	341,71 
	390,37 

	401-0182
	      10 мм, класс В5 (М75)xe "Бетон дорожный, крупность заполнителя::10 мм, класс В5 (М75), 401-0182"
	м3
	352,90 
	403,16 

	401-0183
	      10 мм, класс В7,5 (М100)xe "Бетон дорожный, крупность заполнителя::10 мм, класс В7,5 (М100), 401-0183"
	м3
	366,78 
	419,01 

	401-0184
	      10 мм, класс В10 (М150)xe "Бетон дорожный, крупность заполнителя::10 мм, класс В10 (М150), 401-0184"
	м3
	371,66 
	424,59 

	401-0185
	      10 мм, класс В12,5 (М150)xe "Бетон дорожный, крупность заполнителя::10 мм, класс В12,5 (М150), 401-0185"
	м3
	388,52 
	443,84 

	401-0186
	      10 мм, класс В15 (М200)xe "Бетон дорожный, крупность заполнителя::10 мм, класс В15 (М200), 401-0186"
	м3
	404,78 
	462,42 

	401-0187
	      10 мм, класс В20 (М250)xe "Бетон дорожный, крупность заполнителя::10 мм, класс В20 (М250), 401-0187"
	м3
	439,51 
	502,10 

	401-0188
	      10 мм, класс В22,5 (М300)xe "Бетон дорожный, крупность заполнителя::10 мм, класс В22,5 (М300), 401-0188"
	м3
	468,77 
	535,52 

	401-0189
	      10 мм, класс В25 (М350)xe "Бетон дорожный, крупность заполнителя::10 мм, класс В25 (М350), 401-0189"
	м3
	472,85 
	540,18 

	401-0190
	      10 мм, класс В27,5 (М350)xe "Бетон дорожный, крупность заполнителя::10 мм, класс В27,5 (М350), 401-0190"
	м3
	529,24 
	604,61 

	401-0191
	      10 мм, класс В30 (М400)xe "Бетон дорожный, крупность заполнителя::10 мм, класс В30 (М400), 401-0191"
	м3
	570,90 
	652,20 

	401-0192
	      10 мм, класс В35 (М450)xe "Бетон дорожный, крупность заполнителя::10 мм, класс В35 (М450), 401-0192"
	м3
	619,33 
	707,52 

	401-0193
	      10 мм, класс В40 (М550)xe "Бетон дорожный, крупность заполнителя::10 мм, класс В40 (М550), 401-0193"
	м3
	681,39 
	778,42 

	401-0194
	      10 мм, класс В45 (М600)xe "Бетон дорожный, крупность заполнителя::10 мм, класс В45 (М600), 401-0194"
	м3
	775,71 
	886,18 

	401-0195
	      10 мм, класс В50 (М700)xe "Бетон дорожный, крупность заполнителя::10 мм, класс В50 (М700), 401-0195"
	м3
	835,55 
	954,54 

	401-0196
	      10 мм, класс В55 (М700)xe "Бетон дорожный, крупность заполнителя::10 мм, класс В55 (М700), 401-0196"
	м3
	889,66 
	1 016,35 

	401-0197
	      10 мм, класс В60 (М800)xe "Бетон дорожный, крупность заполнителя::10 мм, класс В60 (М800), 401-0197"
	м3
	953,19 
	1 088,92 

	401-9010
	Бетон дорожныйxe "Бетон дорожный, 401-9010"
	м3
	- 
	- 

	
	Бетон дорожный:

	401-9012
	      низших марок («тощий»)xe "Бетон дорожный::низших марок (\«тощий\»), 401-9012"
	м3
	- 
	- 

	401-9013
	      для верхнего слоя и однослойных покрытийxe "Бетон дорожный::для верхнего слоя и однослойных покрытий, 401-9013"
	м3
	- 
	- 

	401-9014
	      для нижнего слояxe "Бетон дорожный::для нижнего слоя, 401-9014"
	м3
	- 
	- 

	401-9015
	Бетон жесткий (малоцементный) укатываемыйxe "Бетон жесткий (малоцементный) укатываемый, 401-9015"
	м3
	- 
	- 

	Группа: Бетон легкий на пористых заполнителях

	401-9003
	Бетон легкий на пористых заполнителяхxe "Бетон легкий на пористых заполнителях, 401-9003"
	м3
	- 
	- 

	401-9026
	Бетон легкий на пористых заполнителях класса В 3,5 (М50)xe "Бетон легкий на пористых заполнителях класса В 3,5 (М50), 401-9026"
	м3
	- 
	- 

	
	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1800 кг/м3, крупность заполнителя:

	401-0301
	      более 10 мм, класс В2,5 (М35)xe "Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1800 кг/м3, крупность заполнителя::более 10 мм, класс В2,5 (М35), 401-0301"
	м3
	487,80 
	557,27 

	401-0302
	      более 10 мм, класс В3,5 (М50)xe "Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1800 кг/м3, крупность заполнителя::более 10 мм, класс В3,5 (М50), 401-0302"
	м3
	499,12 
	570,19 

	401-0303
	      более 10 мм, класс В5 (М75)xe "Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1800 кг/м3, крупность заполнителя::более 10 мм, класс В5 (М75), 401-0303"
	м3
	513,58 
	586,71 

	401-0304
	      более 10 мм, класс В7,5 (М100)xe "Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1800 кг/м3, крупность заполнителя::более 10 мм, класс В7,5 (М100), 401-0304"
	м3
	525,16 
	599,94 

	401-0305
	      более 10 мм, класс В10 (М150)xe "Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1800 кг/м3, крупность заполнителя::более 10 мм, класс В10 (М150), 401-0305"
	м3
	545,03 
	622,64 

	401-0306
	      более 10 мм, класс В12,5 (М150)xe "Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1800 кг/м3, крупность заполнителя::более 10 мм, класс В12,5 (М150), 401-0306"
	м3
	562,60 
	642,71 

	401-0307
	      более 10 мм, класс В15 (М200)xe "Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1800 кг/м3, крупность заполнителя::более 10 мм, класс В15 (М200), 401-0307"
	м3
	584,70 
	667,96 

	401-0308
	      более 10 мм, класс В20 (М250)xe "Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1800 кг/м3, крупность заполнителя::более 10 мм, класс В20 (М250), 401-0308"
	м3
	614,92 
	702,48 

	401-0309
	      более 10 мм, класс В22,5 (М300)xe "Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1800 кг/м3, крупность заполнителя::более 10 мм, класс В22,5 (М300), 401-0309"
	м3
	641,52 
	732,87 

	401-0310
	      более 10 мм, класс В25 (М350)xe "Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1800 кг/м3, крупность заполнителя::более 10 мм, класс В25 (М350), 401-0310"
	м3
	659,02 
	752,86 

	401-0311
	      более 10 мм, класс В27,5 (М350)xe "Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1800 кг/м3, крупность заполнителя::более 10 мм, класс В27,5 (М350), 401-0311"
	м3
	696,39 
	795,56 

	401-0312
	      более 10 мм, класс В30 (М400)xe "Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1800 кг/м3, крупность заполнителя::более 10 мм, класс В30 (М400), 401-0312"
	м3
	737,59 
	842,62 

	401-0313
	      более 10 мм, класс В35 (М450)xe "Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1800 кг/м3, крупность заполнителя::более 10 мм, класс В35 (М450), 401-0313"
	м3
	766,71 
	875,89 

	401-0314
	      более 10 мм, класс В40 (М550)xe "Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1800 кг/м3, крупность заполнителя::более 10 мм, класс В40 (М550), 401-0314"
	м3
	808,36 
	923,47 

	401-0321
	      10 мм, класс В2,5 (М35)xe "Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1800 кг/м3, крупность заполнителя::10 мм, класс В2,5 (М35), 401-0321"
	м3
	506,80 
	578,97 

	401-0322
	      10 мм, класс В3,5 (М50)xe "Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1800 кг/м3, крупность заполнителя::10 мм, класс В3,5 (М50), 401-0322"
	м3
	518,69 
	592,55 

	401-0323
	      10 мм, класс В5 (М75)xe "Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1800 кг/м3, крупность заполнителя::10 мм, класс В5 (М75), 401-0323"
	м3
	537,41 
	613,94 

	401-0324
	      10 мм, класс В7,5 (М100)xe "Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1800 кг/м3, крупность заполнителя::10 мм, класс В7,5 (М100), 401-0324"
	м3
	545,07 
	622,69 

	401-0325
	      10 мм, класс В10 (М150)xe "Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1800 кг/м3, крупность заполнителя::10 мм, класс В10 (М150), 401-0325"
	м3
	566,56 
	647,24 

	401-0326
	      10 мм, класс В12,5 (М150)xe "Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1800 кг/м3, крупность заполнителя::10 мм, класс В12,5 (М150), 401-0326"
	м3
	584,60 
	667,85 

	401-0327
	      10 мм, класс В15 (М200)xe "Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1800 кг/м3, крупность заполнителя::10 мм, класс В15 (М200), 401-0327"
	м3
	607,71 
	694,25 

	401-0328
	      10 мм, класс В20 (М250)xe "Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1800 кг/м3, крупность заполнителя::10 мм, класс В20 (М250), 401-0328"
	м3
	640,72 
	731,96 

	401-0329
	      10 мм, класс В22,5 (М300)xe "Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1800 кг/м3, крупность заполнителя::10 мм, класс В22,5 (М300), 401-0329"
	м3
	666,38 
	761,28 

	401-0330
	      10 мм, класс В25 (М350)xe "Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1800 кг/м3, крупность заполнителя::10 мм, класс В25 (М350), 401-0330"
	м3
	684,73 
	782,24 

	401-0331
	      10 мм, класс В27,5 (М350)xe "Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1800 кг/м3, крупность заполнителя::10 мм, класс В27,5 (М350), 401-0331"
	м3
	723,80 
	826,87 

	401-0332
	      10 мм, класс В30 (М400)xe "Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1800 кг/м3, крупность заполнителя::10 мм, класс В30 (М400), 401-0332"
	м3
	766,30 
	875,43 

	401-0333
	      10 мм, класс В35 (М450)xe "Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1800 кг/м3, крупность заполнителя::10 мм, класс В35 (М450), 401-0333"
	м3
	797,11 
	910,62 

	401-0334
	      10 мм, класс В40 (М550)xe "Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1800 кг/м3, крупность заполнителя::10 мм, класс В40 (М550), 401-0334"
	м3
	840,04 
	959,66 

	
	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1700 кг/м3, крупность заполнителя:

	401-0341
	      более 10 мм, класс В2,5 (М35)xe "Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1700 кг/м3, крупность заполнителя::более 10 мм, класс В2,5 (М35), 401-0341"
	м3
	466,04 
	532,40 

	401-0342
	      более 10 мм, класс В3,5 (М50)xe "Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1700 кг/м3, крупность заполнителя::более 10 мм, класс В3,5 (М50), 401-0342"
	м3
	477,05 
	544,99 

	401-0343
	      более 10 мм, класс В5 (М75)xe "Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1700 кг/м3, крупность заполнителя::более 10 мм, класс В5 (М75), 401-0343"
	м3
	491,08 
	561,01 

	401-0344
	      более 10 мм, класс В7,5 (М100)xe "Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1700 кг/м3, крупность заполнителя::более 10 мм, класс В7,5 (М100), 401-0344"
	м3
	503,88 
	575,64 

	401-0345
	      более 10 мм, класс В10 (М150)xe "Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1700 кг/м3, крупность заполнителя::более 10 мм, класс В10 (М150), 401-0345"
	м3
	524,46 
	599,15 

	401-0346
	      более 10 мм, класс В12,5 (М150)xe "Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1700 кг/м3, крупность заполнителя::более 10 мм, класс В12,5 (М150), 401-0346"
	м3
	544,76 
	622,33 

	401-0347
	      более 10 мм, класс В15 (М200)xe "Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1700 кг/м3, крупность заполнителя::более 10 мм, класс В15 (М200), 401-0347"
	м3
	566,92 
	647,65 

	401-0348
	      более 10 мм, класс В20 (М250)xe "Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1700 кг/м3, крупность заполнителя::более 10 мм, класс В20 (М250), 401-0348"
	м3
	596,14 
	681,03 

	401-0349
	      более 10 мм, класс В22,5 (М300)xe "Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1700 кг/м3, крупность заполнителя::более 10 мм, класс В22,5 (М300), 401-0349"
	м3
	624,79 
	713,76 

	401-0350
	      более 10 мм, класс В25 (М350)xe "Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1700 кг/м3, крупность заполнителя::более 10 мм, класс В25 (М350), 401-0350"
	м3
	639,54 
	730,61 

	401-0351
	      более 10 мм, класс В27,5 (М350)xe "Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1700 кг/м3, крупность заполнителя::более 10 мм, класс В27,5 (М350), 401-0351"
	м3
	672,00 
	767,69 


	401-0352
	      более 10 мм, класс В30 (М400)xe "Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1700 кг/м3, крупность заполнителя::более 10 мм, класс В30 (М400), 401-0352"
	м3
	714,36 
	816,08 

	401-0353
	      более 10 мм, класс В35 (М450)xe "Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1700 кг/м3, крупность заполнителя::более 10 мм, класс В35 (М450), 401-0353"
	м3
	744,25 
	850,23 

	401-0354
	      более 10 мм, класс В40 (М550)xe "Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1700 кг/м3, крупность заполнителя::более 10 мм, класс В40 (М550), 401-0354"
	м3
	786,54 
	898,54 

	401-0361
	      10 мм, класс В2,5 (М35)xe "Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1700 кг/м3, крупность заполнителя::10 мм, класс В2,5 (М35), 401-0361"
	м3
	484,45 
	553,43 

	401-0362
	      10 мм, класс В3,5 (М50)xe "Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1700 кг/м3, крупность заполнителя::10 мм, класс В3,5 (М50), 401-0362"
	м3
	495,74 
	566,33 

	401-0363
	      10 мм, класс В5 (М75)xe "Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1700 кг/м3, крупность заполнителя::10 мм, класс В5 (М75), 401-0363"
	м3
	510,11 
	582,75 

	401-0364
	      10 мм, класс В7,5 (М100)xe "Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1700 кг/м3, крупность заполнителя::10 мм, класс В7,5 (М100), 401-0364"
	м3
	523,74 
	598,32 

	401-0365
	      10 мм, класс В10 (М150)xe "Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1700 кг/м3, крупность заполнителя::10 мм, класс В10 (М150), 401-0365"
	м3
	544,99 
	622,60 

	401-0366
	      10 мм, класс В12,5 (М150)xe "Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1700 кг/м3, крупность заполнителя::10 мм, класс В12,5 (М150), 401-0366"
	м3
	566,16 
	646,78 

	401-0367
	      10 мм, класс В15 (М200)xe "Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1700 кг/м3, крупность заполнителя::10 мм, класс В15 (М200), 401-0367"
	м3
	589,00 
	672,87 

	401-0368
	      10 мм, класс В20 (М250)xe "Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1700 кг/м3, крупность заполнителя::10 мм, класс В20 (М250), 401-0368"
	м3
	620,68 
	709,06 

	401-0369
	      10 мм, класс В22,5 (М300)xe "Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1700 кг/м3, крупность заполнителя::10 мм, класс В22,5 (М300), 401-0369"
	м3
	649,17 
	741,61 

	401-0370
	      10 мм, класс В25 (М350)xe "Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1700 кг/м3, крупность заполнителя::10 мм, класс В25 (М350), 401-0370"
	м3
	664,38 
	758,99 

	401-0371
	      10 мм, класс В27,5 (М350)xe "Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1700 кг/м3, крупность заполнителя::10 мм, класс В27,5 (М350), 401-0371"
	м3
	698,51 
	797,98 

	401-0372
	      10 мм, класс В30 (М400)xe "Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1700 кг/м3, крупность заполнителя::10 мм, класс В30 (М400), 401-0372"
	м3
	743,42 
	849,28 

	401-0373
	      10 мм, класс В35 (М450)xe "Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1700 кг/м3, крупность заполнителя::10 мм, класс В35 (М450), 401-0373"
	м3
	775,15 
	885,53 

	401-0374
	      10 мм, класс В40 (М550)xe "Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1700 кг/м3, крупность заполнителя::10 мм, класс В40 (М550), 401-0374"
	м3
	819,39 
	936,07 

	
	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1600 кг/м3, крупность заполнителя:

	401-0381
	      более 10 мм, класс В2,5 (М35)xe "Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1600 кг/м3, крупность заполнителя::более 10 мм, класс В2,5 (М35), 401-0381"
	м3
	447,28 
	510,97 

	401-0382
	      более 10 мм, класс В3,5 (М50)xe "Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1600 кг/м3, крупность заполнителя::более 10 мм, класс В3,5 (М50), 401-0382"
	м3
	457,46 
	522,61 

	401-0383
	      более 10 мм, класс В5 (М75)xe "Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1600 кг/м3, крупность заполнителя::более 10 мм, класс В5 (М75), 401-0383"
	м3
	471,31 
	538,43 

	401-0384
	      более 10 мм, класс В7,5 (М100)xe "Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1600 кг/м3, крупность заполнителя::более 10 мм, класс В7,5 (М100), 401-0384"
	м3
	486,38 
	555,65 

	401-0385
	      более 10 мм, класс В10 (М150)xe "Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1600 кг/м3, крупность заполнителя::более 10 мм, класс В10 (М150), 401-0385"
	м3
	506,54 
	578,67 

	401-0386
	      более 10 мм, класс В12,5 (М150)xe "Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1600 кг/м3, крупность заполнителя::более 10 мм, класс В12,5 (М150), 401-0386"
	м3
	527,07 
	602,13 

	401-0387
	      более 10 мм, класс В15 (М200)xe "Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1600 кг/м3, крупность заполнителя::более 10 мм, класс В15 (М200), 401-0387"
	м3
	549,21 
	627,42 

	401-0388
	      более 10 мм, класс В20 (М250)xe "Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1600 кг/м3, крупность заполнителя::более 10 мм, класс В20 (М250), 401-0388"
	м3
	576,60 
	658,71 

	401-0389
	      более 10 мм, класс В22,5 (М300)xe "Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1600 кг/м3, крупность заполнителя::более 10 мм, класс В22,5 (М300), 401-0389"
	м3
	608,21 
	694,82 

	401-0390
	      более 10 мм, класс В25 (М350)xe "Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1600 кг/м3, крупность заполнителя::более 10 мм, класс В25 (М350), 401-0390"
	м3
	619,87 
	708,14 

	401-0391
	      более 10 мм, класс В27,5 (М350)xe "Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1600 кг/м3, крупность заполнителя::более 10 мм, класс В27,5 (М350), 401-0391"
	м3
	647,60 
	739,82 

	401-0392
	      более 10 мм, класс В30 (М400)xe "Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1600 кг/м3, крупность заполнителя::более 10 мм, класс В30 (М400), 401-0392"
	м3
	690,72 
	789,08 

	401-0393
	      более 10 мм, класс В35 (М450)xe "Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1600 кг/м3, крупность заполнителя::более 10 мм, класс В35 (М450), 401-0393"
	м3
	721,34 
	824,06 

	401-0394
	      более 10 мм, класс В40 (М550)xe "Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1600 кг/м3, крупность заполнителя::более 10 мм, класс В40 (М550), 401-0394"
	м3
	765,05 
	874,00 

	401-0401
	      10 мм, класс В2,5 (М35)xe "Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1600 кг/м3, крупность заполнителя::10 мм, класс В2,5 (М35), 401-0401"
	м3
	465,12 
	531,35 

	401-0402
	      10 мм, класс В3,5 (М50)xe "Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1600 кг/м3, крупность заполнителя::10 мм, класс В3,5 (М50), 401-0402"
	м3
	475,52 
	543,23 

	401-0403
	      10 мм, класс В5 (М75)xe "Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1600 кг/м3, крупность заполнителя::10 мм, класс В5 (М75), 401-0403"
	м3
	489,48 
	559,18 

	401-0404
	      10 мм, класс В7,5 (М100)xe "Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1600 кг/м3, крупность заполнителя::10 мм, класс В7,5 (М100), 401-0404"
	м3
	505,78 
	577,80 

	401-0405
	      10 мм, класс В10 (М150)xe "Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1600 кг/м3, крупность заполнителя::10 мм, класс В10 (М150), 401-0405"
	м3
	526,48 
	601,45 

	401-0406
	      10 мм, класс В12,5 (М150)xe "Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1600 кг/м3, крупность заполнителя::10 мм, класс В12,5 (М150), 401-0406"
	м3
	547,79 
	625,79 

	401-0407
	      10 мм, класс В15 (М200)xe "Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1600 кг/м3, крупность заполнителя::10 мм, класс В15 (М200), 401-0407"
	м3
	570,74 
	652,01 

	401-0408
	      10 мм, класс В20 (М250)xe "Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1600 кг/м3, крупность заполнителя::10 мм, класс В20 (М250), 401-0408"
	м3
	600,97 
	686,55 

	401-0409
	      10 мм, класс В22,5 (М300)xe "Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1600 кг/м3, крупность заполнителя::10 мм, класс В22,5 (М300), 401-0409"
	м3
	631,62 
	721,56 

	401-0410
	      10 мм, класс В25 (М350)xe "Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1600 кг/м3, крупность заполнителя::10 мм, класс В25 (М350), 401-0410"
	м3
	644,14 
	735,87 

	401-0411
	      10 мм, класс В27,5 (М350)xe "Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1600 кг/м3, крупность заполнителя::10 мм, класс В27,5 (М350), 401-0411"
	м3
	673,29 
	769,16 

	401-0412
	      10 мм, класс В30 (М400)xe "Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1600 кг/м3, крупность заполнителя::10 мм, класс В30 (М400), 401-0412"
	м3
	717,76 
	819,97 

	401-0413
	      10 мм, класс В35 (М450)xe "Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1600 кг/м3, крупность заполнителя::10 мм, класс В35 (М450), 401-0413"
	м3
	749,68 
	856,43 

	401-0414
	      10 мм, класс В40 (М550)xe "Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1600 кг/м3, крупность заполнителя::10 мм, класс В40 (М550), 401-0414"
	м3
	794,71 
	907,88 

	
	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1500 кг/м3, крупность заполнителя:

	401-0421
	      более 10 мм, класс В2,5 (М35)xe "Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1500 кг/м3, крупность заполнителя::более 10 мм, класс В2,5 (М35), 401-0421"
	м3
	453,52 
	518,10 

	401-0422
	      более 10 мм, класс В3,5 (М50)xe "Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1500 кг/м3, крупность заполнителя::более 10 мм, класс В3,5 (М50), 401-0422"
	м3
	464,13 
	530,23 

	401-0423
	      более 10 мм, класс В5 (М75)xe "Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1500 кг/м3, крупность заполнителя::более 10 мм, класс В5 (М75), 401-0423"
	м3
	477,82 
	545,86 


	401-0424
	      более 10 мм, класс В7,5 (М100)xe "Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1500 кг/м3, крупность заполнителя::более 10 мм, класс В7,5 (М100), 401-0424"
	м3
	489,22 
	558,89 

	401-0425
	      более 10 мм, класс В10 (М150)xe "Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1500 кг/м3, крупность заполнителя::более 10 мм, класс В10 (М150), 401-0425"
	м3
	515,99 
	589,47 

	401-0426
	      более 10 мм, класс В12,5 (М150)xe "Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1500 кг/м3, крупность заполнителя::более 10 мм, класс В12,5 (М150), 401-0426"
	м3
	540,53 
	617,50 

	401-0427
	      более 10 мм, класс В15 (М200)xe "Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1500 кг/м3, крупность заполнителя::более 10 мм, класс В15 (М200), 401-0427"
	м3
	534,72 
	610,87 

	401-0428
	      более 10 мм, класс В20 (М250)xe "Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1500 кг/м3, крупность заполнителя::более 10 мм, класс В20 (М250), 401-0428"
	м3
	587,91 
	671,63 

	401-0429
	      более 10 мм, класс В 22,5 (М300)xe "Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1500 кг/м3, крупность заполнителя::более 10 мм, класс В 22,5 (М300), 401-0429"
	м3
	619,11 
	707,27 

	401-0430
	      более 10 мм, класс В25 (М350)xe "Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1500 кг/м3, крупность заполнителя::более 10 мм, класс В25 (М350), 401-0430"
	м3
	631,31 
	721,21 

	401-0431
	      более 10 мм, класс В 27,5 (М350)xe "Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1500 кг/м3, крупность заполнителя::более 10 мм, класс В 27,5 (М350), 401-0431"
	м3
	658,58 
	752,36 

	401-0432
	      более 10 мм, класс В30 (М400)xe "Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1500 кг/м3, крупность заполнителя::более 10 мм, класс В30 (М400), 401-0432"
	м3
	705,54 
	806,00 

	401-0433
	      более 10 мм, класс В 35 (М450)xe "Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1500 кг/м3, крупность заполнителя::более 10 мм, класс В 35 (М450), 401-0433"
	м3
	737,79 
	842,85 

	401-0434
	      более 10 мм, класс В40 (М550)xe "Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1500 кг/м3, крупность заполнителя::более 10 мм, класс В40 (М550), 401-0434"
	м3
	781,13 
	892,37 

	401-0441
	      10 мм, класс В2,5 (М35)xe "Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1500 кг/м3, крупность заполнителя::10 мм, класс В2,5 (М35), 401-0441"
	м3
	471,49 
	538,63 

	401-0442
	      10 мм, класс В3,5 (М50)xe "Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1500 кг/м3, крупность заполнителя::10 мм, класс В3,5 (М50), 401-0442"
	м3
	481,96 
	550,60 

	401-0443
	      10 мм, класс В5 (М75)xe "Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1500 кг/м3, крупность заполнителя::10 мм, класс В5 (М75), 401-0443"
	м3
	496,45 
	567,14 

	401-0444
	      10 мм, класс В7,5 (М100)xe "Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1500 кг/м3, крупность заполнителя::10 мм, класс В7,5 (М100), 401-0444"
	м3
	508,58 
	581,00 

	401-0445
	      10 мм, класс В10 (М150)xe "Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1500 кг/м3, крупность заполнителя::10 мм, класс В10 (М150), 401-0445"
	м3
	536,13 
	612,48 

	401-0446
	      10 мм, класс В12,5 (М150)xe "Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1500 кг/м3, крупность заполнителя::10 мм, класс В12,5 (М150), 401-0446"
	м3
	561,73 
	641,72 

	401-0447
	      10 мм, класс В15 (М200)xe "Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1500 кг/м3, крупность заполнителя::10 мм, класс В15 (М200), 401-0447"
	м3
	583,46 
	666,55 

	401-0448
	      10 мм, класс В20 (М250)xe "Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1500 кг/м3, крупность заполнителя::10 мм, класс В20 (М250), 401-0448"
	м3
	612,97 
	700,26 

	401-0449
	      10 мм, класс В22,5 (М300)xe "Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1500 кг/м3, крупность заполнителя::10 мм, класс В22,5 (М300), 401-0449"
	м3
	643,24 
	734,84 

	401-0450
	      10 мм, класс В25 (М350)xe "Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1500 кг/м3, крупность заполнителя::10 мм, класс В25 (М350), 401-0450"
	м3
	656,04 
	749,46 

	401-0451
	      10 мм, класс В27,5 (М350)xe "Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1500 кг/м3, крупность заполнителя::10 мм, класс В27,5 (М350), 401-0451"
	м3
	684,42 
	781,88 

	401-0452
	      10 мм, класс В30 (М400)xe "Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1500 кг/м3, крупность заполнителя::10 мм, класс В30 (М400), 401-0452"
	м3
	732,92 
	837,29 

	401-0453
	      10 мм, класс В35 (М450)xe "Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1500 кг/м3, крупность заполнителя::10 мм, класс В35 (М450), 401-0453"
	м3
	765,79 
	874,83 

	401-0454
	      10 мм, класс В40 (М550)xe "Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1500 кг/м3, крупность заполнителя::10 мм, класс В40 (М550), 401-0454"
	м3
	812,10 
	927,74 

	
	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1400 кг/м3, крупность заполнителя:

	401-0461
	      более 10 мм, класс В2,5 (М35)xe "Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1400 кг/м3, крупность заполнителя::более 10 мм, класс В2,5 (М35), 401-0461"
	м3
	469,03 
	535,82 

	401-0462
	      более 10 мм, класс В3,5 (М50)xe "Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1400 кг/м3, крупность заполнителя::более 10 мм, класс В3,5 (М50), 401-0462"
	м3
	480,09 
	548,45 

	401-0463
	      более 10 мм, класс В5 (М75)xe "Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1400 кг/м3, крупность заполнителя::более 10 мм, класс В5 (М75), 401-0463"
	м3
	493,95 
	564,28 

	401-0464
	      более 10 мм, класс В7,5 (М100)xe "Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1400 кг/м3, крупность заполнителя::более 10 мм, класс В7,5 (М100), 401-0464"
	м3
	505,64 
	577,65 

	401-0465
	      более 10 мм, класс В10 (М150)xe "Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1400 кг/м3, крупность заполнителя::более 10 мм, класс В10 (М150), 401-0465"
	м3
	535,88 
	612,19 

	401-0466
	      более 10 мм, класс В12,5 (М150)xe "Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1400 кг/м3, крупность заполнителя::более 10 мм, класс В12,5 (М150), 401-0466"
	м3
	562,41 
	642,50 

	401-0467
	      более 10 мм, класс В15 (М200)xe "Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1400 кг/м3, крупность заполнителя::более 10 мм, класс В15 (М200), 401-0467"
	м3
	583,12 
	666,15 

	401-0468
	      более 10 мм, класс В20 (М250)xe "Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1400 кг/м3, крупность заполнителя::более 10 мм, класс В20 (М250), 401-0468"
	м3
	612,22 
	699,40 

	401-0469
	      более 10 мм, класс В22,5 (М300)xe "Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1400 кг/м3, крупность заполнителя::более 10 мм, класс В22,5 (М300), 401-0469"
	м3
	644,46 
	736,24 

	401-0470
	      более 10 мм, класс В25 (М350)xe "Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1400 кг/м3, крупность заполнителя::более 10 мм, класс В25 (М350), 401-0470"
	м3
	663,74 
	758,26 

	401-0471
	      более 10 мм, класс В27,5 (М350)xe "Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1400 кг/м3, крупность заполнителя::более 10 мм, класс В27,5 (М350), 401-0471"
	м3
	696,02 
	795,13 

	401-0472
	      более 10 мм, класс В30 (М400)xe "Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1400 кг/м3, крупность заполнителя::более 10 мм, класс В30 (М400), 401-0472"
	м3
	741,86 
	847,50 

	401-0473
	      более 10 мм, класс В35 (М450)xe "Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1400 кг/м3, крупность заполнителя::более 10 мм, класс В35 (М450), 401-0473"
	м3
	773,76 
	883,94 

	401-0474
	      более 10 мм, класс В40 (М550)xe "Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1400 кг/м3, крупность заполнителя::более 10 мм, класс В40 (М550), 401-0474"
	м3
	820,34 
	937,16 

	401-0481
	      10 мм, класс В2,5 (М35)xe "Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1400 кг/м3, крупность заполнителя::10 мм, класс В2,5 (М35), 401-0481"
	м3
	485,57 
	554,72 

	401-0482
	      10 мм, класс В3,5 (М50)xe "Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1400 кг/м3, крупность заполнителя::10 мм, класс В3,5 (М50), 401-0482"
	м3
	507,24 
	579,47 

	401-0483
	      10 мм, класс В5 (М75)xe "Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1400 кг/м3, крупность заполнителя::10 мм, класс В5 (М75), 401-0483"
	м3
	526,37 
	601,32 

	401-0484
	      10 мм, класс В7,5 (М100)xe "Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1400 кг/м3, крупность заполнителя::10 мм, класс В7,5 (М100), 401-0484"
	м3
	543,29 
	620,65 

	401-0485
	      10 мм, класс В10 (М150)xe "Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1400 кг/м3, крупность заполнителя::10 мм, класс В10 (М150), 401-0485"
	м3
	554,22 
	633,14 

	401-0486
	      10 мм, класс В12,5 (М150)xe "Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1400 кг/м3, крупность заполнителя::10 мм, класс В12,5 (М150), 401-0486"
	м3
	580,22 
	662,85 

	401-0487
	      10 мм, класс В15 (М200)xe "Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1400 кг/м3, крупность заполнителя::10 мм, класс В15 (М200), 401-0487"
	м3
	583,24 
	666,29 

	401-0488
	      10 мм, класс В20 (М250)xe "Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1400 кг/м3, крупность заполнителя::10 мм, класс В20 (М250), 401-0488"
	м3
	609,71 
	696,54 

	401-0489
	      10 мм, класс В22,5 (М300)xe "Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1400 кг/м3, крупность заполнителя::10 мм, класс В22,5 (М300), 401-0489"
	м3
	646,01 
	738,00 

	401-0490
	      10 мм, класс В25 (М350)xe "Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1400 кг/м3, крупность заполнителя::10 мм, класс В25 (М350), 401-0490"
	м3
	686,83 
	784,64 

	401-0491
	      10 мм, класс В27,5 (М350)xe "Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1400 кг/м3, крупность заполнителя::10 мм, класс В27,5 (М350), 401-0491"
	м3
	720,18 
	822,73 

	401-0492
	      10 мм, класс В30 (М400)xe "Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1400 кг/м3, крупность заполнителя::10 мм, класс В30 (М400), 401-0492"
	м3
	767,36 
	876,63 

	401-0493
	      10 мм, класс В35 (М450)xe "Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1400 кг/м3, крупность заполнителя::10 мм, класс В35 (М450), 401-0493"
	м3
	801,20 
	915,29 

	401-0494
	      10 мм, класс В40 (М550)xe "Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1400 кг/м3, крупность заполнителя::10 мм, класс В40 (М550), 401-0494"
	м3
	848,54 
	969,37 

	
	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1300 кг/м3, крупность заполнителя:


	401-0501
	      более 10 мм, класс В2,5 (М35)xe "Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1300 кг/м3, крупность заполнителя::более 10 мм, класс В2,5 (М35), 401-0501"
	м3
	711,54 
	812,86 

	401-0502
	      более 10 мм, класс В3,5 (М50)xe "Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1300 кг/м3, крупность заполнителя::более 10 мм, класс В3,5 (М50), 401-0502"
	м3
	741,11 
	846,64 

	401-0503
	      более 10 мм, класс В5 (М75)xe "Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1300 кг/м3, крупность заполнителя::более 10 мм, класс В5 (М75), 401-0503"
	м3
	778,88 
	889,80 

	401-0504
	      более 10 мм, класс В7,5 (М100)xe "Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1300 кг/м3, крупность заполнителя::более 10 мм, класс В7,5 (М100), 401-0504"
	м3
	789,33 
	901,73 

	401-0505
	      более 10 мм, класс В10 (М150)xe "Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1300 кг/м3, крупность заполнителя::более 10 мм, класс В10 (М150), 401-0505"
	м3
	824,43 
	941,83 

	401-0506
	      более 10 мм, класс В12,5 (М150)xe "Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1300 кг/м3, крупность заполнителя::более 10 мм, класс В12,5 (М150), 401-0506"
	м3
	842,96 
	963,00 

	401-0507
	      более 10 мм, класс В15 (М200)xe "Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1300 кг/м3, крупность заполнителя::более 10 мм, класс В15 (М200), 401-0507"
	м3
	861,50 
	984,18 

	401-0508
	      более 10 мм, класс В20 (М250)xe "Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1300 кг/м3, крупность заполнителя::более 10 мм, класс В20 (М250), 401-0508"
	м3
	903,01 
	1 031,60 

	401-0509
	      более 10 мм, класс В22,5 (М300)xe "Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1300 кг/м3, крупность заполнителя::более 10 мм, класс В22,5 (М300), 401-0509"
	м3
	950,75 
	1 086,14 

	401-0510
	      более 10 мм, класс В25 (М350)xe "Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1300 кг/м3, крупность заполнителя::более 10 мм, класс В25 (М350), 401-0510"
	м3
	973,60 
	1 112,24 

	401-0511
	      более 10 мм, класс В27,5 (М350)xe "Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1300 кг/м3, крупность заполнителя::более 10 мм, класс В27,5 (М350), 401-0511"
	м3
	1 011,12 
	1 155,10 

	401-0512
	      более 10 мм, класс В30 (М400)xe "Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1300 кг/м3, крупность заполнителя::более 10 мм, класс В30 (М400), 401-0512"
	м3
	1 081,99 
	1 236,07 

	401-0513
	      более 10 мм, класс В35 (М450)xe "Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1300 кг/м3, крупность заполнителя::более 10 мм, класс В35 (М450), 401-0513"
	м3
	1 129,03 
	1 289,80 

	401-0514
	      более 10 мм, класс В40 (М550)xe "Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1300 кг/м3, крупность заполнителя::более 10 мм, класс В40 (М550), 401-0514"
	м3
	1 196,94 
	1 367,38 

	401-0521
	      10 мм, класс В2,5 (М35)xe "Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1300 кг/м3, крупность заполнителя::10 мм, класс В2,5 (М35), 401-0521"
	м3
	602,58 
	688,39 

	401-0522
	      10 мм, класс В3,5 (М50)xe "Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1300 кг/м3, крупность заполнителя::10 мм, класс В3,5 (М50), 401-0522"
	м3
	628,07 
	717,51 

	401-0523
	      10 мм, класс В5 (М75)xe "Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1300 кг/м3, крупность заполнителя::10 мм, класс В5 (М75), 401-0523"
	м3
	654,00 
	747,13 

	401-0524
	      10 мм, класс В7,5 (М100)xe "Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1300 кг/м3, крупность заполнителя::10 мм, класс В7,5 (М100), 401-0524"
	м3
	578,15 
	660,48 

	401-0525
	      10 мм, класс В10 (М150)xe "Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1300 кг/м3, крупность заполнителя::10 мм, класс В10 (М150), 401-0525"
	м3
	790,41 
	902,97 

	401-0526
	      10 мм, класс В12,5 (М150)xe "Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1300 кг/м3, крупность заполнителя::10 мм, класс В12,5 (М150), 401-0526"
	м3
	805,63 
	920,36 

	401-0527
	      10 мм, класс В15 (М200)xe "Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1300 кг/м3, крупность заполнителя::10 мм, класс В15 (М200), 401-0527"
	м3
	823,90 
	941,23 

	401-0528
	      10 мм, класс В20 (М250)xe "Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1300 кг/м3, крупность заполнителя::10 мм, класс В20 (М250), 401-0528"
	м3
	864,91 
	988,07 

	401-0529
	      10 мм, класс В22,5 (М300)xe "Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1300 кг/м3, крупность заполнителя::10 мм, класс В22,5 (М300), 401-0529"
	м3
	908,23 
	1 037,56 

	401-0530
	      10 мм, класс В25 (М350)xe "Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1300 кг/м3, крупность заполнителя::10 мм, класс В25 (М350), 401-0530"
	м3
	930,97 
	1 063,54 

	401-0531
	      10 мм, класс В27,5 (М350)xe "Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1300 кг/м3, крупность заполнителя::10 мм, класс В27,5 (М350), 401-0531"
	м3
	967,03 
	1 104,73 

	401-0532
	      10 мм, класс В30 (М400)xe "Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1300 кг/м3, крупность заполнителя::10 мм, класс В30 (М400), 401-0532"
	м3
	1 035,26 
	1 182,68 

	401-0533
	      10 мм, класс В35 (М450)xe "Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1300 кг/м3, крупность заполнителя::10 мм, класс В35 (М450), 401-0533"
	м3
	1 080,72 
	1 234,62 

	401-0534
	      10 мм, класс В40 (М550)xe "Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1300 кг/м3, крупность заполнителя::10 мм, класс В40 (М550), 401-0534"
	м3
	1 145,19 
	1 308,26 

	
	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1200 кг/м3, крупность заполнителя:

	401-0541
	      более 10 мм, класс В2,5 (М35)xe "Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1200 кг/м3, крупность заполнителя::более 10 мм, класс В2,5 (М35), 401-0541"
	м3
	431,63 
	493,10 

	401-0542
	      более 10 мм, класс В3,5 (М50)xe "Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1200 кг/м3, крупность заполнителя::более 10 мм, класс В3,5 (М50), 401-0542"
	м3
	439,18 
	501,72 

	401-0543
	      более 10 мм, класс В5 (М75)xe "Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1200 кг/м3, крупность заполнителя::более 10 мм, класс В5 (М75), 401-0543"
	м3
	452,79 
	517,26 

	401-0544
	      более 10 мм, класс В7,5 (М100)xe "Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1200 кг/м3, крупность заполнителя::более 10 мм, класс В7,5 (М100), 401-0544"
	м3
	465,29 
	531,54 

	401-0545
	      более 10 мм, класс В10 (М150)xe "Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1200 кг/м3, крупность заполнителя::более 10 мм, класс В10 (М150), 401-0545"
	м3
	490,11 
	559,90 

	401-0546
	      более 10 мм, класс В12,5 (М150)xe "Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1200 кг/м3, крупность заполнителя::более 10 мм, класс В12,5 (М150), 401-0546"
	м3
	527,43 
	602,53 

	401-0547
	      более 10 мм, класс В15 (М200)xe "Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1200 кг/м3, крупность заполнителя::более 10 мм, класс В15 (М200), 401-0547"
	м3
	548,21 
	626,28 

	401-0548
	      более 10 мм, класс В20 (М250)xe "Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1200 кг/м3, крупность заполнителя::более 10 мм, класс В20 (М250), 401-0548"
	м3
	578,68 
	661,08 

	401-0549
	      более 10 мм, класс В22,5 (М300)xe "Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1200 кг/м3, крупность заполнителя::более 10 мм, класс В22,5 (М300), 401-0549"
	м3
	604,55 
	690,64 

	401-0550
	      более 10 мм, класс В25 (М350)xe "Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1200 кг/м3, крупность заполнителя::более 10 мм, класс В25 (М350), 401-0550"
	м3
	623,00 
	711,72 

	401-0551
	      более 10 мм, класс В27,5 (М350)xe "Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1200 кг/м3, крупность заполнителя::более 10 мм, класс В27,5 (М350), 401-0551"
	м3
	652,04 
	744,89 

	401-0552
	      более 10 мм, класс В30 (М400)xe "Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1200 кг/м3, крупность заполнителя::более 10 мм, класс В30 (М400), 401-0552"
	м3
	683,09 
	780,36 

	401-0553
	      более 10 мм, класс В35 (М450)xe "Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1200 кг/м3, крупность заполнителя::более 10 мм, класс В35 (М450), 401-0553"
	м3
	706,35 
	806,93 

	401-0554
	      более 10 мм, класс В40 (М550)xe "Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1200 кг/м3, крупность заполнителя::более 10 мм, класс В40 (М550), 401-0554"
	м3
	745,03 
	851,12 

	401-0561
	      10 мм, класс В2,5 (М35)xe "Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1200 кг/м3, крупность заполнителя::10 мм, класс В2,5 (М35), 401-0561"
	м3
	444,21 
	507,47 

	401-0562
	      10 мм, класс В3,5 (М50)xe "Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1200 кг/м3, крупность заполнителя::10 мм, класс В3,5 (М50), 401-0562"
	м3
	455,14 
	519,96 

	401-0563
	      10 мм, класс В5 (М75)xe "Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1200 кг/м3, крупность заполнителя::10 мм, класс В5 (М75), 401-0563"
	м3
	470,73 
	537,76 

	401-0564
	      10 мм, класс В7,5 (М100)xe "Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1200 кг/м3, крупность заполнителя::10 мм, класс В7,5 (М100), 401-0564"
	м3
	485,54 
	554,68 

	401-0565
	      10 мм, класс В10 (М150)xe "Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1200 кг/м3, крупность заполнителя::10 мм, класс В10 (М150), 401-0565"
	м3
	500,47 
	571,74 

	401-0566
	      10 мм, класс В12,5 (М150)xe "Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1200 кг/м3, крупность заполнителя::10 мм, класс В12,5 (М150), 401-0566"
	м3
	546,79 
	624,65 

	401-0567
	      10 мм, класс В15 (М200)xe "Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1200 кг/м3, крупность заполнителя::10 мм, класс В15 (М200), 401-0567"
	м3
	574,10 
	655,85 

	401-0568
	      10 мм, класс В20 (М250)xe "Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1200 кг/м3, крупность заполнителя::10 мм, класс В20 (М250), 401-0568"
	м3
	618,16 
	706,19 

	401-0569
	      10 мм, класс В22,5 (М300)xe "Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1200 кг/м3, крупность заполнителя::10 мм, класс В22,5 (М300), 401-0569"
	м3
	645,42 
	737,33 

	401-0570
	      10 мм, класс В25 (М350)xe "Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1200 кг/м3, крупность заполнителя::10 мм, класс В25 (М350), 401-0570"
	м3
	664,78 
	759,44 

	401-0571
	      10 мм, класс В27,5 (М350)xe "Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1200 кг/м3, крупность заполнителя::10 мм, класс В27,5 (М350), 401-0571"
	м3
	696,47 
	795,65 

	401-0572
	      10 мм, класс В30 (М400)xe "Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1200 кг/м3, крупность заполнителя::10 мм, класс В30 (М400), 401-0572"
	м3
	734,04 
	838,56 

	401-0573
	      10 мм, класс В35 (М450)xe "Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1200 кг/м3, крупность заполнителя::10 мм, класс В35 (М450), 401-0573"
	м3
	759,58 
	867,74 

	401-0574
	      10 мм, класс В40 (М550)xe "Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1200 кг/м3, крупность заполнителя::10 мм, класс В40 (М550), 401-0574"
	м3
	793,02 
	905,94 

	
	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1100 кг/м3, крупность заполнителя:

	401-0581
	      более 10 мм, класс В2,5 (М35)xe "Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1100 кг/м3, крупность заполнителя::более 10 мм, класс В2,5 (М35), 401-0581"
	м3
	445,70 
	509,16 

	401-0582
	      более 10 мм, класс В3,5 (М50)xe "Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1100 кг/м3, крупность заполнителя::более 10 мм, класс В3,5 (М50), 401-0582"
	м3
	453,81 
	518,44 

	401-0583
	      более 10 мм, класс В5 (М75)xe "Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1100 кг/м3, крупность заполнителя::более 10 мм, класс В5 (М75), 401-0583"
	м3
	467,21 
	533,75 

	401-0584
	      более 10 мм, класс В7,5 (М100)xe "Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1100 кг/м3, крупность заполнителя::более 10 мм, класс В7,5 (М100), 401-0584"
	м3
	480,96 
	549,45 

	401-0591
	      10 мм, класс В2,5 (М35)xe "Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1100 кг/м3, крупность заполнителя::10 мм, класс В2,5 (М35), 401-0591"
	м3
	462,88 
	528,80 

	401-0592
	      10 мм, класс В3,5 (М50)xe "Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1100 кг/м3, крупность заполнителя::10 мм, класс В3,5 (М50), 401-0592"
	м3
	471,48 
	538,62 

	401-0593
	      10 мм, класс В5 (М75)xe "Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1100 кг/м3, крупность заполнителя::10 мм, класс В5 (М75), 401-0593"
	м3
	486,19 
	555,42 

	401-0594
	      10 мм, класс В7,5 (М100)xe "Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1100 кг/м3, крупность заполнителя::10 мм, класс В7,5 (М100), 401-0594"
	м3
	499,26 
	570,35 

	
	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1000 кг/м3, крупность заполнителя:

	401-0601
	      более 10 мм, класс В2,5 (М35)xe "Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1000 кг/м3, крупность заполнителя::более 10 мм, класс В2,5 (М35), 401-0601"
	м3
	459,72 
	525,19 

	401-0602
	      более 10 мм, класс В3,5 (М50)xe "Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1000 кг/м3, крупность заполнителя::более 10 мм, класс В3,5 (М50), 401-0602"
	м3
	468,28 
	534,96 

	401-0603
	      более 10 мм, класс В5 (М75)xe "Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1000 кг/м3, крупность заполнителя::более 10 мм, класс В5 (М75), 401-0603"
	м3
	482,64 
	551,37 

	401-0604
	      более 10 мм, класс В7,5 (М100)xe "Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1000 кг/м3, крупность заполнителя::более 10 мм, класс В7,5 (М100), 401-0604"
	м3
	495,81 
	566,42 

	401-0611
	      10 мм, класс В2,5 (М35)xe "Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1000 кг/м3, крупность заполнителя::10 мм, класс В2,5 (М35), 401-0611"
	м3
	477,89 
	545,94 

	401-0612
	      10 мм, класс В3,5 (М50)xe "Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1000 кг/м3, крупность заполнителя::10 мм, класс В3,5 (М50), 401-0612"
	м3
	486,88 
	556,22 

	401-0613
	      10 мм, класс В5 (М75)xe "Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1000 кг/м3, крупность заполнителя::10 мм, класс В5 (М75), 401-0613"
	м3
	500,86 
	572,18 

	401-0614
	      10 мм, класс В7,5 (М100)xe "Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1000 кг/м3, крупность заполнителя::10 мм, класс В7,5 (М100), 401-0614"
	м3
	515,44 
	588,84 

	
	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 900 кг/м3, крупность заполнителя:

	401-0621
	      более 10 мм, класс В 2,5 (М35)xe "Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 900 кг/м3, крупность заполнителя::более 10 мм, класс В 2,5 (М35), 401-0621"
	м3
	474,42 
	541,98 

	401-0622
	      более 10 мм, класс В 3,5 (М50)xe "Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 900 кг/м3, крупность заполнителя::более 10 мм, класс В 3,5 (М50), 401-0622"
	м3
	483,08 
	551,87 

	401-0623
	      более 10 мм, класс В 5 (М75)xe "Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 900 кг/м3, крупность заполнителя::более 10 мм, класс В 5 (М75), 401-0623"
	м3
	497,23 
	568,04 

	401-0624
	      более 10 мм, класс В 7,5 (М100)xe "Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 900 кг/м3, крупность заполнителя::более 10 мм, класс В 7,5 (М100), 401-0624"
	м3
	511,62 
	584,47 

	401-0631
	      10 мм, класс В 2,5 (М35)xe "Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 900 кг/м3, крупность заполнителя::10 мм, класс В 2,5 (М35), 401-0631"
	м3
	492,37 
	562,48 

	401-0632
	      10 мм, класс В 3,5 (М50)xe "Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 900 кг/м3, крупность заполнителя::10 мм, класс В 3,5 (М50), 401-0632"
	м3
	501,45 
	572,85 

	401-0633
	      10 мм, класс В 5 (М75)xe "Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 900 кг/м3, крупность заполнителя::10 мм, класс В 5 (М75), 401-0633"
	м3
	516,97 
	590,59 

	401-0634
	      10 мм, класс В 7,5 (М100)xe "Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 900 кг/м3, крупность заполнителя::10 мм, класс В 7,5 (М100), 401-0634"
	м3
	531,82 
	607,55 

	
	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 800 кг/м3, крупность заполнителя:

	401-0641
	      более 10 мм, класс В2,5 (М35)xe "Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 800 кг/м3, крупность заполнителя::более 10 мм, класс В2,5 (М35), 401-0641"
	м3
	560,05 
	639,81 

	401-0642
	      более 10 мм, класс В3,5 (М50)xe "Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 800 кг/м3, крупность заполнителя::более 10 мм, класс В3,5 (М50), 401-0642"
	м3
	503,99 
	575,76 

	401-0643
	      более 10 мм, класс В5 (М75)xe "Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 800 кг/м3, крупность заполнителя::более 10 мм, класс В5 (М75), 401-0643"
	м3
	588,02 
	671,75 

	401-0644
	      более 10 мм, класс В7,5 (М100)xe "Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 800 кг/м3, крупность заполнителя::более 10 мм, класс В7,5 (М100), 401-0644"
	м3
	409,75 
	468,10 

	401-0651
	      10 мм, класс В2,5 (М35)xe "Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 800 кг/м3, крупность заполнителя::10 мм, класс В2,5 (М35), 401-0651"
	м3
	582,21 
	665,12 

	401-0652
	      10 мм, класс В3,5 (М50)xe "Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 800 кг/м3, крупность заполнителя::10 мм, класс В3,5 (М50), 401-0652"
	м3
	522,77 
	597,21 

	401-0653
	      10 мм, класс В5 (М75)xe "Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 800 кг/м3, крупность заполнителя::10 мм, класс В5 (М75), 401-0653"
	м3
	539,29 
	616,08 

	401-0654
	      10 мм, класс В7,5 (М100)xe "Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 800 кг/м3, крупность заполнителя::10 мм, класс В7,5 (М100), 401-0654"
	м3
	555,26 
	634,33 

	401-9059
	Керамзитобетон класса В7,5 (М100)xe "Керамзитобетон класса В7,5 (М100), 401-9059"
	м3
	- 
	- 

	Группа: Бетон песчаный

	
	Бетон песчаный, класс:

	401-0241
	      В3,5 (М50)xe "Бетон песчаный, класс::В3,5 (М50), 401-0241"
	м3
	328,94 
	375,78 

	401-0242
	      В5 (М75)xe "Бетон песчаный, класс::В5 (М75), 401-0242"
	м3
	346,08 
	395,36 

	401-0243
	      В7,5 (М100)xe "Бетон песчаный, класс::В7,5 (М100), 401-0243"
	м3
	371,15 
	424,00 

	401-0244
	      В10 (М150)xe "Бетон песчаный, класс::В10 (М150), 401-0244"
	м3
	373,85 
	427,08 

	401-0245
	      В12,5 (М150)xe "Бетон песчаный, класс::В12,5 (М150), 401-0245"
	м3
	401,99 
	459,23 

	401-0246
	      В15 (М200)xe "Бетон песчаный, класс::В15 (М200), 401-0246"
	м3
	435,49 
	497,51 

	401-0247
	      В20 (М250)xe "Бетон песчаный, класс::В20 (М250), 401-0247"
	м3
	469,48 
	536,34 

	401-0248
	      В22,5 (М300)xe "Бетон песчаный, класс::В22,5 (М300), 401-0248"
	м3
	511,39 
	584,22 

	401-0249
	      В25 (М350)xe "Бетон песчаный, класс::В25 (М350), 401-0249"
	м3
	519,25 
	593,19 

	Группа: Бетон специальный

	401-9021
	Бетонxe "Бетон, 401-9021"
	м3
	- 
	- 

	401-9020
	Бетон жаростойкийxe "Бетон жаростойкий, 401-9020"
	м3
	- 
	- 

	401-0251
	Бетон жаростойкийxe "Бетон жаростойкий, 401-0251"
	м3
	595,25 
	680,01 

	401-9030
	Бетон монолитныйxe "Бетон монолитный, 401-9030"
	м3
	- 
	- 

	401-9040
	Бетон омоноличиванияxe "Бетон омоноличивания, 401-9040"
	м3
	- 
	- 

	401-9027
	Бетон полимерныйxe "Бетон полимерный, 401-9027"
	м3
	- 
	- 

	401-0254
	Бетон полимерныйxe "Бетон полимерный, 401-0254"
	м3
	465,00 
	531,22 

	401-9001
	Бетонные смеси готовые к употреблениюxe "Бетонные смеси готовые к употреблению, 401-9001"
	м3
	- 
	- 

	Группа: Бетон тяжелый

	401-9022
	Бетон тяжелыйxe "Бетон тяжелый, 401-9022"
	м3
	- 
	- 

	
	Бетон тяжелый, класс:

	401-0001
	      В3,5 (М50)xe "Бетон тяжелый, класс::В3,5 (М50), 401-0001"
	м3
	401,46 
	458,63 

	401-0002
	      В5 (М75)xe "Бетон тяжелый, класс::В5 (М75), 401-0002"
	м3
	430,27 
	491,54 

	401-0003
	      В7,5 (М100)xe "Бетон тяжелый, класс::В7,5 (М100), 401-0003"
	м3
	445,27 
	508,67 

	401-0004
	      В10 (М150)xe "Бетон тяжелый, класс::В10 (М150), 401-0004"
	м3
	459,64 
	525,10 

	401-0005
	      В12,5 (М150)xe "Бетон тяжелый, класс::В12,5 (М150), 401-0005"
	м3
	481,19 
	549,71 

	401-0006
	      В15 (М200)xe "Бетон тяжелый, класс::В15 (М200), 401-0006"
	м3
	502,73 
	574,32 

	401-0007
	      В20 (М250)xe "Бетон тяжелый, класс::В20 (М250), 401-0007"
	м3
	553,00 
	631,75 

	401-0008
	      В22,5 (М300)xe "Бетон тяжелый, класс::В22,5 (М300), 401-0008"
	м3
	432,72 
	494,34 

	401-0009
	      В25 (М350)xe "Бетон тяжелый, класс::В25 (М350), 401-0009"
	м3
	471,48 
	538,62 

	401-0010
	      В27,5 (М350)xe "Бетон тяжелый, класс::В27,5 (М350), 401-0010"
	м3
	520,85 
	595,02 

	401-0011
	      В30 (М400)xe "Бетон тяжелый, класс::В30 (М400), 401-0011"
	м3
	690,00 
	788,26 

	401-0012
	      В35 (М450)xe "Бетон тяжелый, класс::В35 (М450), 401-0012"
	м3
	850,00 
	971,04 

	401-0013
	      В40 (М550)xe "Бетон тяжелый, класс::В40 (М550), 401-0013"
	м3
	856,14 
	978,06 

	401-0014
	      В45 (М600)xe "Бетон тяжелый, класс::В45 (М600), 401-0014"
	м3
	1 045,00 
	1 193,81 

	401-0015
	      В50 (М700)xe "Бетон тяжелый, класс::В50 (М700), 401-0015"
	м3
	1 150,18 
	1 313,96 

	401-0016
	      В55 (М700)xe "Бетон тяжелый, класс::В55 (М700), 401-0016"
	м3
	1 253,84 
	1 432,39 

	401-0017
	      В60 (М800)xe "Бетон тяжелый, класс::В60 (М800), 401-0017"
	м3
	1 380,38 
	1 576,95 

	
	Бетон тяжелый, крупность заполнителя:

	401-0021
	      более 40 мм, класс В3,5 (М50)xe "Бетон тяжелый, крупность заполнителя::более 40 мм, класс В3,5 (М50), 401-0021"
	м3
	321,46 
	367,24 

	401-0022
	      более 40 мм, класс В5 (М75)xe "Бетон тяжелый, крупность заполнителя::более 40 мм, класс В5 (М75), 401-0022"
	м3
	325,51 
	371,86 

	401-0023
	      более 40 мм, класс В7,5 (М 100)xe "Бетон тяжелый, крупность заполнителя::более 40 мм, класс В7,5 (М 100), 401-0023"
	м3
	346,19 
	395,48 

	401-0024
	      более 40 мм, класс В10 (М150)xe "Бетон тяжелый, крупность заполнителя::более 40 мм, класс В10 (М150), 401-0024"
	м3
	349,27 
	399,00 

	401-0025
	      более 40 мм, класс В12,5 (М150)xe "Бетон тяжелый, крупность заполнителя::более 40 мм, класс В12,5 (М150), 401-0025"
	м3
	370,89 
	423,71 

	401-0026
	      более 40 мм, класс В15 (М200)xe "Бетон тяжелый, крупность заполнителя::более 40 мм, класс В15 (М200), 401-0026"
	м3
	381,39 
	435,70 

	401-0027
	      более 40 мм, класс В20 (М250)xe "Бетон тяжелый, крупность заполнителя::более 40 мм, класс В20 (М250), 401-0027"
	м3
	393,27 
	449,27 

	401-0028
	      более 40 мм, класс В22,5 (М300)xe "Бетон тяжелый, крупность заполнителя::более 40 мм, класс В22,5 (М300), 401-0028"
	м3
	402,99 
	460,38 

	401-0029
	      более 40 мм, класс В25 (350)xe "Бетон тяжелый, крупность заполнителя::более 40 мм, класс В25 (350), 401-0029"
	м3
	420,35 
	480,21 

	401-0030
	      более 40 мм, класс В27,5 (М350)xe "Бетон тяжелый, крупность заполнителя::более 40 мм, класс В27,5 (М350), 401-0030"
	м3
	455,90 
	520,82 

	401-0031
	      более 40 мм, класс В30 (М400)xe "Бетон тяжелый, крупность заполнителя::более 40 мм, класс В30 (М400), 401-0031"
	м3
	491,56 
	561,56 

	401-0032
	      более 40 мм, класс В35 (М450)xe "Бетон тяжелый, крупность заполнителя::более 40 мм, класс В35 (М450), 401-0032"
	м3
	532,62 
	608,46 

	401-0033
	      более 40 мм, класс В40 (М550)xe "Бетон тяжелый, крупность заполнителя::более 40 мм, класс В40 (М550), 401-0033"
	м3
	589,78 
	673,76 

	401-0034
	      более 40 мм, класс В45 (М600)xe "Бетон тяжелый, крупность заполнителя::более 40 мм, класс В45 (М600), 401-0034"
	м3
	642,15 
	733,59 

	401-0035
	      более 40 мм, класс В50 (М700)xe "Бетон тяжелый, крупность заполнителя::более 40 мм, класс В50 (М700), 401-0035"
	м3
	680,13 
	776,99 

	401-0036
	      более 40 мм, класс В55 (М700)xe "Бетон тяжелый, крупность заполнителя::более 40 мм, класс В55 (М700), 401-0036"
	м3
	748,55 
	855,15 

	401-0037
	      более 40 мм, класс В60 (М800)xe "Бетон тяжелый, крупность заполнителя::более 40 мм, класс В60 (М800), 401-0037"
	м3
	764,53 
	873,40 

	401-0041
	      40 мм, класс В3,5 (М50)xe "Бетон тяжелый, крупность заполнителя::40 мм, класс В3,5 (М50), 401-0041"
	м3
	311,38 
	355,73 

	401-0042
	      40 мм, класс В5 (М75)xe "Бетон тяжелый, крупность заполнителя::40 мм, класс В5 (М75), 401-0042"
	м3
	320,29 
	365,89 

	401-0043
	      40 мм, класс В7,5 (М100)xe "Бетон тяжелый, крупность заполнителя::40 мм, класс В7,5 (М100), 401-0043"
	м3
	347,87 
	397,40 

	401-0044
	      40 мм, класс В10 (М150)xe "Бетон тяжелый, крупность заполнителя::40 мм, класс В10 (М150), 401-0044"
	м3
	380,01 
	434,12 

	401-0058
	      40 мм, класс В10 (М100)xe "Бетон тяжелый, крупность заполнителя::40 мм, класс В10 (М100), 401-0058"
	м3
	466,10 
	528,09 

	401-0045
	      40 мм, класс В12,5 (М150)xe "Бетон тяжелый, крупность заполнителя::40 мм, класс В12,5 (М150), 401-0045"
	м3
	384,88 
	439,69 

	401-0046
	      40 мм, класс В15 (М200)xe "Бетон тяжелый, крупность заполнителя::40 мм, класс В15 (М200), 401-0046"
	м3
	411,08 
	469,62 

	401-0047
	      40 мм, класс В20 (М250)xe "Бетон тяжелый, крупность заполнителя::40 мм, класс В20 (М250), 401-0047"
	м3
	412,82 
	471,61 

	401-0048
	      40 мм, класс В22,5 (М300)xe "Бетон тяжелый, крупность заполнителя::40 мм, класс В22,5 (М300), 401-0048"
	м3
	427,43 
	488,29 

	401-0049
	      40 мм, класс В25 (М350)xe "Бетон тяжелый, крупность заполнителя::40 мм, класс В25 (М350), 401-0049"
	м3
	432,72 
	494,34 

	401-0050
	      40 мм, класс В27,5 (М350)xe "Бетон тяжелый, крупность заполнителя::40 мм, класс В27,5 (М350), 401-0050"
	м3
	472,01 
	539,22 

	401-0051
	      40 мм, класс В30 (М400)xe "Бетон тяжелый, крупность заполнителя::40 мм, класс В30 (М400), 401-0051"
	м3
	508,01 
	580,35 

	401-0052
	      40 мм, класс В35 (М450)xe "Бетон тяжелый, крупность заполнителя::40 мм, класс В35 (М450), 401-0052"
	м3
	548,34 
	626,42 

	401-0053
	      40 мм, класс В40 (М550)xe "Бетон тяжелый, крупность заполнителя::40 мм, класс В40 (М550), 401-0053"
	м3
	607,36 
	693,84 

	401-0054
	      40 мм, класс В45 (М600)xe "Бетон тяжелый, крупность заполнителя::40 мм, класс В45 (М600), 401-0054"
	м3
	691,63 
	790,12 

	401-0055
	      40 мм, класс В50 (М700)xe "Бетон тяжелый, крупность заполнителя::40 мм, класс В50 (М700), 401-0055"
	м3
	751,75 
	858,80 

	401-0056
	      40 мм, класс В55 (М700)xe "Бетон тяжелый, крупность заполнителя::40 мм, класс В55 (М700), 401-0056"
	м3
	801,15 
	915,24 

	401-0057
	      40 мм, класс В60 (М800)xe "Бетон тяжелый, крупность заполнителя::40 мм, класс В60 (М800), 401-0057"
	м3
	859,24 
	981,60 

	401-0061
	      20 мм, класс В3,5 (М50)xe "Бетон тяжелый, крупность заполнителя::20 мм, класс В3,5 (М50), 401-0061"
	м3
	321,46 
	367,24 

	401-0062
	      20 мм, класс В5 (М75)xe "Бетон тяжелый, крупность заполнителя::20 мм, класс В5 (М75), 401-0062"
	м3
	329,00 
	375,85 

	401-0063
	      20 мм, класс В7,5 (М100)xe "Бетон тяжелый, крупность заполнителя::20 мм, класс В7,5 (М100), 401-0063"
	м3
	331,00 
	378,13 

	401-0064
	      20 мм, класс В10 (М150)xe "Бетон тяжелый, крупность заполнителя::20 мм, класс В10 (М150), 401-0064"
	м3
	335,20 
	382,93 

	401-0065
	      20 мм, класс В12,5 (М150)xe "Бетон тяжелый, крупность заполнителя::20 мм, класс В12,5 (М150), 401-0065"
	м3
	370,89 
	423,71 

	401-0066
	      20 мм, класс В15 (М200)xe "Бетон тяжелый, крупность заполнителя::20 мм, класс В15 (М200), 401-0066"
	м3
	411,08 
	469,62 

	401-0067
	      20 мм, класс В20 (М250)xe "Бетон тяжелый, крупность заполнителя::20 мм, класс В20 (М250), 401-0067"
	м3
	412,82 
	471,61 

	401-0068
	      20 мм, класс В22,5 (М300)xe "Бетон тяжелый, крупность заполнителя::20 мм, класс В22,5 (М300), 401-0068"
	м3
	413,12 
	471,94 

	401-0069
	      20 мм, класс В25 (М350)xe "Бетон тяжелый, крупность заполнителя::20 мм, класс В25 (М350), 401-0069"
	м3
	445,08 
	508,46 

	401-0060
	      20 мм, класс В27,5 (М350)xe "Бетон тяжелый, крупность заполнителя::20 мм, класс В27,5 (М350), 401-0060"
	м3
	463,43 
	529,42 

	401-0071
	      20 мм, класс В30 (М400)xe "Бетон тяжелый, крупность заполнителя::20 мм, класс В30 (М400), 401-0071"
	м3
	497,64 
	568,51 

	401-0072
	      20 мм, класс В35 (М450)xe "Бетон тяжелый, крупность заполнителя::20 мм, класс В35 (М450), 401-0072"
	м3
	544,33 
	621,84 

	401-0073
	      20 мм, класс В40 (М550)xe "Бетон тяжелый, крупность заполнителя::20 мм, класс В40 (М550), 401-0073"
	м3
	586,18 
	669,65 

	401-0074
	      20 мм, класс В45 (М600)xe "Бетон тяжелый, крупность заполнителя::20 мм, класс В45 (М600), 401-0074"
	м3
	682,24 
	779,39 

	401-0075
	      20 мм, класс В50 (М700)xe "Бетон тяжелый, крупность заполнителя::20 мм, класс В50 (М700), 401-0075"
	м3
	741,43 
	847,01 

	401-0076
	      20 мм, класс В55 (М700)xe "Бетон тяжелый, крупность заполнителя::20 мм, класс В55 (М700), 401-0076"
	м3
	789,62 
	902,06 

	401-0077
	      20 мм, класс В60 (М800)xe "Бетон тяжелый, крупность заполнителя::20 мм, класс В60 (М800), 401-0077"
	м3
	842,94 
	962,97 

	401-0081
	      10 мм, класс В3,5 (М50)xe "Бетон тяжелый, крупность заполнителя::10 мм, класс В3,5 (М50), 401-0081"
	м3
	337,79 
	385,89 

	401-0082
	      10 мм, класс В5 (М75)xe "Бетон тяжелый, крупность заполнителя::10 мм, класс В5 (М75), 401-0082"
	м3
	348,04 
	397,60 

	401-0083
	      10 мм, класс В7,5 (М100)xe "Бетон тяжелый, крупность заполнителя::10 мм, класс В7,5 (М100), 401-0083"
	м3
	360,63 
	411,99 

	401-0084
	      10 мм, класс В10 (М150)xe "Бетон тяжелый, крупность заполнителя::10 мм, класс В10 (М150), 401-0084"
	м3
	365,56 
	417,62 

	401-0085
	      10 мм, класс В12,5 (М150)xe "Бетон тяжелый, крупность заполнителя::10 мм, класс В12,5 (М150), 401-0085"
	м3
	370,89 
	423,71 

	401-0086
	      10 мм, класс В15 (М200)xe "Бетон тяжелый, крупность заполнителя::10 мм, класс В15 (М200), 401-0086"
	м3
	395,76 
	452,12 

	401-0087
	      10 мм, класс В20 (М250)xe "Бетон тяжелый, крупность заполнителя::10 мм, класс В20 (М250), 401-0087"
	м3
	429,63 
	490,81 

	401-0088
	      10 мм, класс В22,5 (М300)xe "Бетон тяжелый, крупность заполнителя::10 мм, класс В22,5 (М300), 401-0088"
	м3
	456,54 
	521,55 

	401-0089
	      10 мм, класс В25 (М350)xe "Бетон тяжелый, крупность заполнителя::10 мм, класс В25 (М350), 401-0089"
	м3
	462,42 
	528,27 

	401-0090
	      10 мм, класс В27,5 (М350)xe "Бетон тяжелый, крупность заполнителя::10 мм, класс В27,5 (М350), 401-0090"
	м3
	517,44 
	591,12 

	401-0091
	      10 мм, класс В30 (М400)xe "Бетон тяжелый, крупность заполнителя::10 мм, класс В30 (М400), 401-0091"
	м3
	556,56 
	635,82 

	401-0092
	      10 мм, класс В35 (М450)xe "Бетон тяжелый, крупность заполнителя::10 мм, класс В35 (М450), 401-0092"
	м3
	617,19 
	705,08 

	401-0093
	      10 мм, класс В40 (М550)xe "Бетон тяжелый, крупность заполнителя::10 мм, класс В40 (М550), 401-0093"
	м3
	665,91 
	760,74 

	401-0094
	      10 мм, класс В45 (М600)xe "Бетон тяжелый, крупность заполнителя::10 мм, класс В45 (М600), 401-0094"
	м3
	759,71 
	867,90 

	401-0095
	      10 мм, класс В50 (М700)xe "Бетон тяжелый, крупность заполнителя::10 мм, класс В50 (М700), 401-0095"
	м3
	824,61 
	942,03 

	401-0096
	      10 мм, класс В55 (М700)xe "Бетон тяжелый, крупность заполнителя::10 мм, класс В55 (М700), 401-0096"
	м3
	876,93 
	1 001,80 

	401-0097
	      10 мм, класс В60 (М800)xe "Бетон тяжелый, крупность заполнителя::10 мм, класс В60 (М800), 401-0097"
	м3
	938,39 
	1 072,02 

	401-0700
	Бетон тяжелый, фракция заполнителя 10 мм, класс: В 3О (М400) на гранитном щебнеxe "Бетон тяжелый, фракция заполнителя 10 мм, класс\: В 3О (М400) на гранитном щебне, 401-0700"
	м3
	1 168,70 
	1 335,12 

	Подраздел: Сухие бетонные смеси

	Группа: Тяжелые специализированные

	
	Смеси бетонные сухие тяжелые специализированные рецепт:

	401-1001
	      № 21, класс В15, наибольшая крупность заполнителя до 20 ммxe "Смеси бетонные сухие тяжелые специализированные рецепт::№ 21, класс В15, наибольшая крупность заполнителя до 20 мм, 401-1001"
	т
	751,09 
	858,04 

	401-1002
	      № 22, класс В25, наибольшая крупность заполнителя до 20 ммxe "Смеси бетонные сухие тяжелые специализированные рецепт::№ 22, класс В25, наибольшая крупность заполнителя до 20 мм, 401-1002"
	т
	821,68 
	938,69 

	401-1003
	      № 23, класс В15, наибольшая крупность заполнителя до 10 ммxe "Смеси бетонные сухие тяжелые специализированные рецепт::№ 23, класс В15, наибольшая крупность заполнителя до 10 мм, 401-1003"
	т
	849,62 
	970,60 

	401-1004
	      № 24, класс В25, наибольшая крупность заполнителя до 10 ммxe "Смеси бетонные сухие тяжелые специализированные рецепт::№ 24, класс В25, наибольшая крупность заполнителя до 10 мм, 401-1004"
	т
	856,71 
	978,71 

	401-1005
	      № 25, класс В15, наибольшая крупность заполнителя до 3 ммxe "Смеси бетонные сухие тяжелые специализированные рецепт::№ 25, класс В15, наибольшая крупность заполнителя до 3 мм, 401-1005"
	т
	863,99 
	987,02 

	401-1006
	      № 26, класс В25, наибольшая крупность заполнителя до 3 ммxe "Смеси бетонные сухие тяжелые специализированные рецепт::№ 26, класс В25, наибольшая крупность заполнителя до 3 мм, 401-1006"
	т
	916,79 
	1 047,34 

	401-1007
	      № 27, класс В25, наибольшая крупность заполнителя до 3 мм, морозостойкиеxe "Смеси бетонные сухие тяжелые специализированные рецепт::№ 27, класс В25, наибольшая крупность заполнителя до 3 мм, морозостойкие, 401-1007"
	т
	1 417,21 
	1 619,03 

	Группа: Легкие

	401-1011
	Смесь керамзитобетонная сухая, наибольшая крупность заполнителя до 10 ммxe "Смесь керамзитобетонная сухая, наибольшая крупность заполнителя до 10 мм, 401-1011"
	т
	565,48 
	646,01 

	Раздел 4.02 Растворы строительные

	Подраздел: Растворы готовые к употреблению

	Группа: Растворы кладочные

	402-9070
	Раствор готовый кладочныйxe "Раствор готовый кладочный, 402-9070"
	м3
	- 
	- 

	402-9071
	Раствор готовый кладочный тяжелый цементныйxe "Раствор готовый кладочный тяжелый цементный, 402-9071"
	м3
	- 
	- 

	402-0061
	Раствор готовый кладочный тяжелый цементныйxe "Раствор готовый кладочный тяжелый цементный, 402-0061"
	м3
	370,79 
	431,15 

	
	Раствор готовый кладочный цементный марки:

	402-0001
	      25xe "Раствор готовый кладочный цементный марки::25, 402-0001"
	м3
	286,12 
	332,70 

	402-0002
	      50xe "Раствор готовый кладочный цементный марки::50, 402-0002"
	м3
	299,72 
	348,51 

	402-0003
	      75xe "Раствор готовый кладочный цементный марки::75, 402-0003"
	м3
	307,25 
	357,28 

	402-0004
	      100xe "Раствор готовый кладочный цементный марки::100, 402-0004"
	м3
	320,73 
	372,94 

	402-0005
	      150xe "Раствор готовый кладочный цементный марки::150, 402-0005"
	м3
	338,66 
	393,79 

	402-0006
	      200xe "Раствор готовый кладочный цементный марки::200, 402-0006"
	м3
	370,79 
	431,15 

	402-0007
	      250xe "Раствор готовый кладочный цементный марки::250, 402-0007"
	м3
	402,80 
	468,37 

	402-0008
	      300xe "Раствор готовый кладочный цементный марки::300, 402-0008"
	м3
	420,98 
	489,52 

	402-0009
	      400xe "Раствор готовый кладочный цементный марки::400, 402-0009"
	м3
	521,19 
	606,04 

	
	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки:

	402-0011
	      10xe "Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки::10, 402-0011"
	м3
	271,91 
	316,18 

	402-0012
	      25xe "Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки::25, 402-0012"
	м3
	307,13 
	357,13 

	402-0013
	      50xe "Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки::50, 402-0013"
	м3
	320,73 
	372,94 

	402-0014
	      75xe "Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки::75, 402-0014"
	м3
	321,23 
	373,52 

	402-0015
	      100xe "Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки::100, 402-0015"
	м3
	327,16 
	380,42 

	402-0016
	      150xe "Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки::150, 402-0016"
	м3
	345,59 
	401,85 

	402-0017
	      200xe "Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки::200, 402-0017"
	м3
	372,12 
	432,70 

	
	Раствор готовый кладочный цементно-глиняный марки:

	402-0021
	      10xe "Раствор готовый кладочный цементно-глиняный марки::10, 402-0021"
	м3
	218,96 
	254,60 

	402-0022
	      25xe "Раствор готовый кладочный цементно-глиняный марки::25, 402-0022"
	м3
	226,17 
	262,99 

	402-0023
	      50xe "Раствор готовый кладочный цементно-глиняный марки::50, 402-0023"
	м3
	246,38 
	286,49 

	402-0024
	      75xe "Раствор готовый кладочный цементно-глиняный марки::75, 402-0024"
	м3
	265,59 
	308,83 

	402-0025
	      100xe "Раствор готовый кладочный цементно-глиняный марки::100, 402-0025"
	м3
	282,81 
	328,85 

	402-0026
	      150xe "Раствор готовый кладочный цементно-глиняный марки::150, 402-0026"
	м3
	309,67 
	360,08 

	402-0027
	      200xe "Раствор готовый кладочный цементно-глиняный марки::200, 402-0027"
	м3
	342,31 
	398,03 

	402-9061
	Раствор цементный М100xe "Раствор цементный М100, 402-9061"
	м3
	- 
	- 

	
	Раствор кладочный Ветонит:

	402-0265
	      "Jeres 140", цвет белыйxe "Раствор кладочный Ветонит::\"Jeres 140\", цвет белый, 402-0265"
	т
	4 007,04 
	4 146,03 

	402-0266
	      "Nattas 150", цвет белыйxe "Раствор кладочный Ветонит::\"Nattas 150\", цвет белый, 402-0266"
	т
	3 970,61 
	4 108,35 

	402-0267
	      "Olos 141", цвет серыйxe "Раствор кладочный Ветонит::\"Olos 141\", цвет серый, 402-0267"
	т
	3 059,92 
	3 166,06 

	402-0268
	      "Mutus 152", цвет серыйxe "Раствор кладочный Ветонит::\"Mutus 152\", цвет серый, 402-0268"
	т
	3 169,20 
	3 279,14 

	402-0269
	      "Viipus 156", цвет серыйxe "Раствор кладочный Ветонит::\"Viipus 156\", цвет серый, 402-0269"
	т
	3 387,77 
	3 505,28 

	402-0270
	      "Vuontis 155", цвет серыйxe "Раствор кладочный Ветонит::\"Vuontis 155\", цвет серый, 402-0270"
	т
	3 606,33 
	3 731,43 

	402-0271
	      "Menes 157"xe "Раствор кладочный Ветонит::\"Menes 157\", 402-0271"
	т
	3 169,20 
	3 279,14 

	402-0272
	      "Maares 153"xe "Раствор кладочный Ветонит::\"Maares 153\", 402-0272"
	т
	3 387,77 
	3 505,28 

	402-0273
	      "Kilpis 154", цвет желтыйxe "Раствор кладочный Ветонит::\"Kilpis 154\", цвет желтый, 402-0273"
	т
	3 169,20 
	3 279,14 

	402-0274
	      "Ropis 149", цвет коричневыйxe "Раствор кладочный Ветонит::\"Ropis 149\", цвет коричневый, 402-0274"
	т
	3 169,20 
	3 279,14 

	402-0275
	      "Pallas 159", цвет красныйxe "Раствор кладочный Ветонит::\"Pallas 159\", цвет красный, 402-0275"
	т
	3 278,49 
	3 392,21 

	402-0276
	      "Ounas 144", цвет красныйxe "Раствор кладочный Ветонит::\"Ounas 144\", цвет красный, 402-0276"
	т
	3 752,04 
	3 882,19 

	Группа: Растворы отделочные

	402-9020
	Раствор декоративныйxe "Раствор декоративный, 402-9020"
	м3
	- 
	- 

	402-0052
	Раствор декоративный (с каменной крошкой)xe "Раствор декоративный (с каменной крошкой), 402-0052"
	м3
	429,23 
	499,11 

	402-9021
	Раствор декоративный (с каменной крошкой)xe "Раствор декоративный (с каменной крошкой), 402-9021"
	м3
	- 
	- 

	402-9060
	Раствор готовый отделочныйxe "Раствор готовый отделочный, 402-9060"
	м3
	- 
	- 

	
	Раствор готовый отделочный тяжелый,:

	402-0078
	      цементный 1:3xe "Раствор готовый отделочный тяжелый,::цементный 1\:3, 402-0078"
	м3
	372,96 
	433,67 

	402-0079
	      цементный 1:2xe "Раствор готовый отделочный тяжелый,::цементный 1\:2, 402-0079"
	м3
	389,46 
	452,86 

	402-0080
	      цементный 1:1xe "Раствор готовый отделочный тяжелый,::цементный 1\:1, 402-0080"
	м3
	405,11 
	471,07 

	402-0081
	      цементно-известковый 1:1:9xe "Раствор готовый отделочный тяжелый,::цементно-известковый 1\:1\:9, 402-0081"
	м3
	354,46 
	412,16 

	402-0082
	      цементно-известковый 1:1:8xe "Раствор готовый отделочный тяжелый,::цементно-известковый 1\:1\:8, 402-0082"
	м3
	364,21 
	423,50 

	402-0083
	      цементно-известковый 1:1:6xe "Раствор готовый отделочный тяжелый,::цементно-известковый 1\:1\:6, 402-0083"
	м3
	387,95 
	451,11 

	402-0084
	      цементно-известковый 1:3:12xe "Раствор готовый отделочный тяжелый,::цементно-известковый 1\:3\:12, 402-0084"
	м3
	373,88 
	434,74 

	402-0085
	      известковый 1:3xe "Раствор готовый отделочный тяжелый,::известковый 1\:3, 402-0085"
	м3
	372,96 
	433,67 

	402-0086
	      известковый 1:2,5xe "Раствор готовый отделочный тяжелый,::известковый 1\:2,5, 402-0086"
	м3
	382,70 
	445,01 

	402-0087
	      известковый 1:2,0xe "Раствор готовый отделочный тяжелый,::известковый 1\:2,0, 402-0087"
	м3
	343,68 
	399,64 

	
	Раствор готовый отделочный легкий:

	402-0088
	      цементно-известковыйxe "Раствор готовый отделочный легкий::цементно-известковый, 402-0088"
	м3
	459,08 
	533,82 

	402-0089
	      известковыйxe "Раствор готовый отделочный легкий::известковый, 402-0089"
	м3
	471,32 
	548,05 

	402-0051
	Раствор известково-гипсовыйxe "Раствор известково-гипсовый, 402-0051"
	м3
	390,20 
	453,73 

	402-9096
	Минеральный или полимерминеральный декоративный составxe "Минеральный или полимерминеральный декоративный состав, 402-9096"
	т
	- 
	- 

	
	Минеральный или полиминеральный декоративный пастовый состав для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из:

	402-0241
	      микроминерала (размер зерна 0,7 мм)xe "Минеральный или полиминеральный декоративный пастовый состав для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из::микроминерала (размер зерна 0,7 мм), 402-0241"
	т
	23 318,71 
	27 115,00 

	402-0242
	      мелкозернистого минерала (размер зерна 1,8 мм)xe "Минеральный или полиминеральный декоративный пастовый состав для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из::мелкозернистого минерала (размер зерна 1,8 мм), 402-0242"
	т
	20 986,84 
	24 403,50 

	402-0243
	      среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм)xe "Минеральный или полиминеральный декоративный пастовый состав для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из::среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм), 402-0243"
	т
	18 485,38 
	21 494,80 

	402-0244
	      крупнозернистого минерала (размер зерна до 5 мм)xe "Минеральный или полиминеральный декоративный пастовый состав для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из::крупнозернистого минерала (размер зерна до 5 мм), 402-0244"
	т
	17 315,20 
	20 134,12 

	
	Наполнитель из:

	402-0066
	      микрозернистого минерала (размер зерна до 0,7 мм)xe "Наполнитель из::микрозернистого минерала (размер зерна до 0,7 мм), 402-0066"
	т
	23 318,71 
	27 115,00 

	402-0067
	      мелкозернистого минерала (размер зерна до 1,8 мм)xe "Наполнитель из::мелкозернистого минерала (размер зерна до 1,8 мм), 402-0067"
	т
	20 986,84 
	24 403,50 

	402-0068
	      среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм)xe "Наполнитель из::среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм), 402-0068"
	т
	18 485,38 
	21 494,80 

	402-0069
	      крупнозернистого минерала (размер зерна до 5 мм)xe "Наполнитель из::крупнозернистого минерала (размер зерна до 5 мм), 402-0069"
	т
	17 315,20 
	20 134,12 

	Группа: Растворы специальные

	402-0054
	Раствор клеяще-армируюший Capatect Kleber Und Spachtelmasse 190 Rapid, для теплоизоляционных плит, создания армированных слоев (Caporol, Германия)xe "Раствор клеяще-армируюший Capatect Kleber Und Spachtelmasse 190 Rapid, для теплоизоляционных плит, создания армированных слоев (Caporol, Германия), 402-0054"
	кг
	13,84 
	16,10 

	402-9086
	Раствор асбоцементныйxe "Раствор асбоцементный, 402-9086"
	м3
	- 
	- 

	402-0064
	Раствор асбоцементныйxe "Раствор асбоцементный, 402-0064"
	м3
	349,16 
	406,00 

	402-9003
	Раствор глинистыйxe "Раствор глинистый, 402-9003"
	м3
	- 
	- 

	402-0055
	Раствор глинистыйxe "Раствор глинистый, 402-0055"
	м3
	159,61 
	185,60 

	402-9010
	Раствор грунтовый (шлам)xe "Раствор грунтовый (шлам), 402-9010"
	м3
	- 
	- 

	402-0056
	Раствор грунтовый (шлам)xe "Раствор грунтовый (шлам), 402-0056"
	м3
	138,67 
	161,24 

	402-9072
	Раствор металлоцементный марки 500xe "Раствор металлоцементный марки 500, 402-9072"
	м3
	- 
	- 

	402-0062
	Раствор металлоцементный марки 500xe "Раствор металлоцементный марки 500, 402-0062"
	м3
	1 181,20 
	1 373,50 

	402-9040
	Раствор огнеупорныйxe "Раствор огнеупорный, 402-9040"
	м3
	- 
	- 

	402-0058
	Раствор огнеупорныйxe "Раствор огнеупорный, 402-0058"
	м3
	555,32 
	645,72 

	402-9001
	Раствор тампонажныйxe "Раствор тампонажный, 402-9001"
	м3
	- 
	- 

	402-0053
	Раствор тампонажныйxe "Раствор тампонажный, 402-0053"
	м3
	471,77 
	548,58 

	402-9073
	Раствор тяжелый цементныйxe "Раствор тяжелый цементный, 402-9073"
	м3
	- 
	- 

	402-9050
	Раствор цементныйxe "Раствор цементный, 402-9050"
	м3
	- 
	- 

	402-9062
	Раствор цементный марки 200xe "Раствор цементный марки 200, 402-9062"
	м3
	- 
	- 

	402-9075
	Раствор цементно-глиняныйxe "Раствор цементно-глиняный, 402-9075"
	м3
	- 
	- 

	402-9078
	Раствор цементно-известковый М50xe "Раствор цементно-известковый М50, 402-9078"
	м3
	- 
	- 

	Подраздел: Сухие растворные смеси

	Группа: Прочие сухие смеси

	402-0018
	Смеси сухие известково-карбонатные штукатурныеxe "Смеси сухие известково-карбонатные штукатурные, 402-0018"
	т
	1 103,79 
	1 182,16 

	402-0091
	Смеси сухие известково-песчаные растворные, марка 4xe "Смеси сухие известково-песчаные растворные, марка 4, 402-0091"
	т
	208,22 
	223,00 

	402-0093
	Штукатурка фасадная декоративная типа "BOLIX MPKA15DM"xe "Штукатурка фасадная декоративная типа \"BOLIX MPKA15DM\", 402-0093"
	кг
	8,34 
	8,94 

	402-9544
	Смеси сухие растворные типа «Ветонит»xe "Смеси сухие растворные типа \«Ветонит\», 402-9544"
	т
	- 
	- 

	
	Смеси сухие для наливных полов, марка:

	402-3673
	      «Ветонит» 1000xe "Смеси сухие для наливных полов, марка::\«Ветонит\» 1000, 402-3673"
	кг
	4,24 
	4,75 

	402-3674
	      «Ветонит» 3000xe "Смеси сухие для наливных полов, марка::\«Ветонит\» 3000, 402-3674"
	т
	3 824,43 
	4 291,01 

	402-0193
	      «Ветонит» 3300xe "Смеси сухие для наливных полов, марка::\«Ветонит\» 3300, 402-0193"
	т
	11 815,71 
	12 225,58 

	402-3675
	      «Ветонит» 4000, универсальный выравнивательxe "Смеси сухие для наливных полов, марка::\«Ветонит\» 4000, универсальный выравниватель, 402-3675"
	т
	5 756,00 
	6 458,23 

	402-0194
	      «Ветонит» 5000xe "Смеси сухие для наливных полов, марка::\«Ветонит\» 5000, 402-0194"
	т
	10 912,00 
	11 290,51 

	402-3676
	      «Ветонит» 6000xe "Смеси сухие для наливных полов, марка::\«Ветонит\» 6000, 402-3676"
	т
	9 007,29 
	10 106,18 

	402-0303
	Выравнивающая смесь для полов Ветонит "Легкий пол"xe "Выравнивающая смесь для полов Ветонит \"Легкий пол\", 402-0303"
	т
	10 199,73 
	10 553,54 

	402-0306
	Самовыравнивающая смесь для полов Ветонит "Ваатери Файн"xe "Самовыравнивающая смесь для полов Ветонит \"Ваатери Файн\", 402-0306"
	т
	10 418,30 
	10 779,69 

	402-0308
	Самовыравнивающая смесь для полов Ветонит "Плаано Плюс"xe "Самовыравнивающая смесь для полов Ветонит \"Плаано Плюс\", 402-0308"
	т
	9 762,60 
	10 101,24 

	402-0309
	Выравнивающая смесь для полов Ветонит "400 ДюроБейс"xe "Выравнивающая смесь для полов Ветонит \"400 ДюроБейс\", 402-0309"
	т
	11 037,58 
	11 420,45 

	402-0310
	Выравнивающая смесь для полов Ветонит "410 Дюро Топ"xe "Выравнивающая смесь для полов Ветонит \"410 Дюро Топ\", 402-0310"
	т
	16 538,15 
	17 111,83 

	402-0092
	Смеси терразитовые штукатурныеxe "Смеси терразитовые штукатурные, 402-0092"
	т
	536,61 
	623,97 

	402-0019
	Смесь силикатно-штукатурнаяxe "Смесь силикатно-штукатурная, 402-0019"
	т
	303,35 
	340,36 

	
	Смесь сухая:

	402-9111
	      для заделки швовxe "Смесь сухая::для заделки швов, 402-9111"
	т
	- 
	- 

	402-0070
	      растворная для ручной работыxe "Смесь сухая::растворная для ручной работы, 402-0070"
	т
	2 315,59 
	2 480,00 

	402-9110
	      растворнаяxe "Смесь сухая::растворная, 402-9110"
	т
	- 
	- 

	402-0071
	      разных цветов для заделки швов водостойкаяxe "Смесь сухая::разных цветов для заделки швов водостойкая, 402-0071"
	т
	8 336,13 
	8 928,00 

	402-8001
	      «Кальмафлекс» для повышения водонепроницаемости, морозостойкости и защиты от коррозии поверхностей бетонных и железобетонных конструкций, уплотнения, герметизации и тампонирования стыков, швов, мест протечек, плотность смеси -1850 кг/м3xe "Смесь сухая::\«Кальмафлекс\» для повышения водонепроницаемости, морозостойкости и защиты от коррозии поверхностей бетонных и железобетонных конструкций, уплотнения, герметизации и тампонирования стыков, швов, мест протечек, плотность смеси -1850 кг/м3, 402-8001"
	кг
	31,41 
	33,64 

	402-2415
	      «КНАУФ-МП75»xe "Смесь сухая::\«КНАУФ-МП75\», 402-2415"
	т
	300,47 
	321,80 

	402-0195
	      гидроизоляционная проникающая капиллярная марка "Пенетрон"xe "Смесь сухая::гидроизоляционная проникающая капиллярная марка \"Пенетрон\", 402-0195"
	кг
	75,69 
	78,32 

	402-0196
	      для гидроизоляции швов, стыков, трещин марка "Пенекрит"xe "Смесь сухая::для гидроизоляции швов, стыков, трещин марка \"Пенекрит\", 402-0196"
	кг
	68,36 
	70,73 

	402-0197
	      водоостанавливающая мгновенного твердения марка "Пенеплаг"xe "Смесь сухая::водоостанавливающая мгновенного твердения марка \"Пенеплаг\", 402-0197"
	кг
	88,73 
	91,81 

	402-0198
	      водоостанавливающая быстрого твердения марка "Ватерплаг"xe "Смесь сухая::водоостанавливающая быстрого твердения марка \"Ватерплаг\", 402-0198"
	кг
	42,62 
	44,09 

	402-0199
	      ремонтная марка "Скрепа М 500"xe "Смесь сухая::ремонтная марка \"Скрепа М 500\", 402-0199"
	кг
	11,49 
	11,89 

	402-0200
	      ремонтная инъекционная марка "Скрепа М 600"xe "Смесь сухая::ремонтная инъекционная марка \"Скрепа М 600\", 402-0200"
	кг
	14,77 
	15,28 

	402-0077
	Смесь штукатурная «Ротбанд», КНАУФxe "Смесь штукатурная \«Ротбанд\», КНАУФ, 402-0077"
	кг
	1,66 
	1,77 

	402-0020
	Смесь штукатурная «Гольдбанд», КНАУФxe "Смесь штукатурная \«Гольдбанд\», КНАУФ, 402-0020"
	кг
	1,62 
	1,73 

	402-0028
	Смесь штукатурная М 75, КНАУФxe "Смесь штукатурная М 75, КНАУФ, 402-0028"
	кг
	1,60 
	1,71 

	402-0029
	Смеси штукатурные, марка Capatect Fassadenputz K 15, на основе орг. вяжущего, затирочная (Caporol, Германия)xe "Смеси штукатурные, марка Capatect Fassadenputz K 15, на основе орг. вяжущего, затирочная (Caporol, Германия), 402-0029"
	кг
	26,15 
	28,01 

	402-0030
	Смесь шпатлевочная, марка «Глимс Styro прайм»xe "Смесь шпатлевочная, марка \«Глимс Styro прайм\», 402-0030"
	т
	3 396,36 
	3 637,50 

	402-0031
	Смесь шпатлевочная, марка «Глимс Magnum»xe "Смесь шпатлевочная, марка \«Глимс Magnum\», 402-0031"
	т
	3 135,00 
	3 357,59 

	Группа: Цементно-песчанные смеси специализированные

	
	Цементно-песчаные смеси для кладочных работ рецепт:

	402-0101
	      № 1, марка 25xe "Цементно-песчаные смеси для кладочных работ рецепт::№ 1, марка 25, 402-0101"
	т
	378,04 
	439,59 

	402-0102
	      № 2, марка 50xe "Цементно-песчаные смеси для кладочных работ рецепт::№ 2, марка 50, 402-0102"
	т
	417,79 
	485,81 

	402-0103
	      № 3, марка 75xe "Цементно-песчаные смеси для кладочных работ рецепт::№ 3, марка 75, 402-0103"
	т
	423,04 
	491,92 

	402-0104
	      № 4, марка 100xe "Цементно-песчаные смеси для кладочных работ рецепт::№ 4, марка 100, 402-0104"
	т
	426,45 
	495,87 

	
	Цементно-песчаные смеси улучшенные для кладочных работ:

	402-0111
	      цементные рецепт № 1, марка 25xe "Цементно-песчаные смеси улучшенные для кладочных работ::цементные рецепт № 1, марка 25, 402-0111"
	т
	465,96 
	541,81 

	402-0112
	      цементные рецепт № 2, марка 50xe "Цементно-песчаные смеси улучшенные для кладочных работ::цементные рецепт № 2, марка 50, 402-0112"
	т
	473,91 
	551,07 

	402-0113
	      цементные рецепт № 3, марка 75xe "Цементно-песчаные смеси улучшенные для кладочных работ::цементные рецепт № 3, марка 75, 402-0113"
	т
	481,86 
	560,31 

	402-0114
	      цементные рецепт № 4, марка 100xe "Цементно-песчаные смеси улучшенные для кладочных работ::цементные рецепт № 4, марка 100, 402-0114"
	т
	495,21 
	575,83 

	402-0115
	      цементные рецепт № 5, марка 150xe "Цементно-песчаные смеси улучшенные для кладочных работ::цементные рецепт № 5, марка 150, 402-0115"
	т
	514,46 
	598,21 

	402-0116
	      цементные рецепт № 6, марка 200xe "Цементно-песчаные смеси улучшенные для кладочных работ::цементные рецепт № 6, марка 200, 402-0116"
	т
	579,40 
	673,73 

	402-0121
	      известково-цементные рецепт № 7, марка 10xe "Цементно-песчаные смеси улучшенные для кладочных работ::известково-цементные рецепт № 7, марка 10, 402-0121"
	т
	493,49 
	573,83 

	402-0122
	      известково-цементные рецепт № 8, марка 25xe "Цементно-песчаные смеси улучшенные для кладочных работ::известково-цементные рецепт № 8, марка 25, 402-0122"
	т
	515,69 
	599,65 

	402-0123
	      известково-цементные рецепт № 9, марка 50xe "Цементно-песчаные смеси улучшенные для кладочных работ::известково-цементные рецепт № 9, марка 50, 402-0123"
	т
	523,67 
	608,92 

	402-0124
	      известково-цементные рецепт № 10, марка 75xe "Цементно-песчаные смеси улучшенные для кладочных работ::известково-цементные рецепт № 10, марка 75, 402-0124"
	т
	532,99 
	619,76 

	402-0131
	      цементные, рецепт № 11, марка 100xe "Цементно-песчаные смеси улучшенные для кладочных работ::цементные, рецепт № 11, марка 100, 402-0131"
	т
	776,39 
	902,78 

	402-0132
	      для крепления плит на цементной основе, рецепт № 27 (1:2), марка 150xe "Цементно-песчаные смеси улучшенные для кладочных работ::для крепления плит на цементной основе, рецепт № 27 (1\:2), марка 150, 402-0132"
	т
	902,82 
	1 049,79 

	402-0133
	      для крепления плит на цементной основе, рецепт № 23 (1:1,5), марка 200xe "Цементно-песчаные смеси улучшенные для кладочных работ::для крепления плит на цементной основе, рецепт № 23 (1\:1,5), марка 200, 402-0133"
	т
	950,89 
	1 105,69 

	402-0141
	      для стяжки полов на цементной основе рецепт № 29, марка 50xe "Цементно-песчаные смеси улучшенные для кладочных работ::для стяжки полов на цементной основе рецепт № 29, марка 50, 402-0141"
	т
	833,37 
	969,04 

	402-0142
	      для стяжки полов на цементной основе рецепт № 30, марка 100xe "Цементно-песчаные смеси улучшенные для кладочных работ::для стяжки полов на цементной основе рецепт № 30, марка 100, 402-0142"
	т
	585,30 
	680,58 

	402-0143
	      для стяжки полов на цементной основе рецепт № 31, марка 150xe "Цементно-песчаные смеси улучшенные для кладочных работ::для стяжки полов на цементной основе рецепт № 31, марка 150, 402-0143"
	т
	868,98 
	1 010,45 

	402-0144
	      для стяжки полов на цементной основе рецепт № 32, марка 200xe "Цементно-песчаные смеси улучшенные для кладочных работ::для стяжки полов на цементной основе рецепт № 32, марка 200, 402-0144"
	т
	886,79 
	1 031,16 

	
	Цементно-песчаные смеси для штукатурных работ рецепт:

	402-0151
	      № 11, марка 100xe "Цементно-песчаные смеси для штукатурных работ рецепт::№ 11, марка 100, 402-0151"
	т
	775,47 
	901,72 

	402-0152
	      № 8, марка 50xe "Цементно-песчаные смеси для штукатурных работ рецепт::№ 8, марка 50, 402-0152"
	т
	781,56 
	908,80 

	402-0153
	      № 6, марка 50xe "Цементно-песчаные смеси для штукатурных работ рецепт::№ 6, марка 50, 402-0153"
	т
	900,87 
	1 047,53 

	402-0154
	Цементно-песчаные смеси клеевые для производства внутренних облицовочных работ, рецепт № 32, марка 50xe "Цементно-песчаные смеси клеевые для производства внутренних облицовочных работ, рецепт № 32, марка 50, 402-0154"
	т
	1 178,41 
	1 370,26 

	
	Смесь сухая строительная  серия ТФ-2, марка:

	402-0220
	      ТФ-2xe "Смесь сухая строительная  серия ТФ-2, марка::ТФ-2, 402-0220"
	кг
	16,25 
	17,34 

	402-0221
	      РС1xe "Смесь сухая строительная  серия ТФ-2, марка::РС1, 402-0221"
	кг
	9,21 
	9,83 

	402-0222
	      РС-3xe "Смесь сухая строительная  серия ТФ-2, марка::РС-3, 402-0222"
	кг
	9,44 
	10,08 

	402-0223
	      РС-4xe "Смесь сухая строительная  серия ТФ-2, марка::РС-4, 402-0223"
	кг
	12,81 
	13,67 

	402-0224
	      НБМxe "Смесь сухая строительная  серия ТФ-2, марка::НБМ, 402-0224"
	кг
	7,38 
	7,87 

	402-0225
	      НБСxe "Смесь сухая строительная  серия ТФ-2, марка::НБС, 402-0225"
	кг
	6,73 
	7,18 

	Группа: Цементно-песчаные смеси комплексные для штукатурных работ

	402-9002
	Пескоцементная смесьxe "Пескоцементная смесь, 402-9002"
	т
	- 
	- 

	
	Цементно-песчаные смеси комплексные для штукатурных работ для штукатурки:

	402-0161
	      первого слоя на цементной основе рецепт № 12 (1:3)xe "Цементно-песчаные смеси комплексные для штукатурных работ для штукатурки::первого слоя на цементной основе рецепт № 12 (1\:3), 402-0161"
	т
	669,54 
	778,55 

	402-0162
	      первого слоя на цементной основе рецепт № 13 (1:1)xe "Цементно-песчаные смеси комплексные для штукатурных работ для штукатурки::первого слоя на цементной основе рецепт № 13 (1\:1), 402-0162"
	т
	731,87 
	851,02 

	402-0163
	      первого слоя на цементной основе рецепт № 14 (1:3)xe "Цементно-песчаные смеси комплексные для штукатурных работ для штукатурки::первого слоя на цементной основе рецепт № 14 (1\:3), 402-0163"
	т
	854,74 
	993,89 

	402-0171
	      первого слоя на известково-цементной основе рецепт № 15 (1:1:6)xe "Цементно-песчаные смеси комплексные для штукатурных работ для штукатурки::первого слоя на известково-цементной основе рецепт № 15 (1\:1\:6), 402-0171"
	т
	879,67 
	1 022,88 

	402-0172
	      первого слоя на известково-цементной основе рецепт № 16 (1:1:4)xe "Цементно-песчаные смеси комплексные для штукатурных работ для штукатурки::первого слоя на известково-цементной основе рецепт № 16 (1\:1\:4), 402-0172"
	т
	788,86 
	917,29 

	402-0173
	      первого слоя на известково-цементной основе рецепт № 17 (1:2:8)xe "Цементно-песчаные смеси комплексные для штукатурных работ для штукатурки::первого слоя на известково-цементной основе рецепт № 17 (1\:2\:8), 402-0173"
	т
	865,42 
	1 006,31 

	402-0174
	      первого слоя на известково-цементной основе рецепт № 18 (1:3:12)xe "Цементно-песчаные смеси комплексные для штукатурных работ для штукатурки::первого слоя на известково-цементной основе рецепт № 18 (1\:3\:12), 402-0174"
	т
	772,82 
	898,63 

	402-0181
	      первого слоя на известковой основе рецепт № 19 и №24 (1:3)xe "Цементно-песчаные смеси комплексные для штукатурных работ для штукатурки::первого слоя на известковой основе рецепт № 19 и №24 (1\:3), 402-0181"
	т
	836,93 
	973,18 

	402-0182
	      первого слоя на известковой основе рецепт № 20 и № 25 (1:2,5)xe "Цементно-песчаные смеси комплексные для штукатурных работ для штукатурки::первого слоя на известковой основе рецепт № 20 и № 25 (1\:2,5), 402-0182"
	т
	874,33 
	1 016,67 

	402-0183
	      первого слоя на известковой основе рецепт № 21 (1:2)xe "Цементно-песчаные смеси комплексные для штукатурных работ для штукатурки::первого слоя на известковой основе рецепт № 21 (1\:2), 402-0183"
	т
	917,07 
	1 066,37 

	402-0191
	      второго слоя на известково-цементной основе рецепт № 22 (1:1:12)xe "Цементно-песчаные смеси комплексные для штукатурных работ для штукатурки::второго слоя на известково-цементной основе рецепт № 22 (1\:1\:12), 402-0191"
	т
	749,68 
	871,73 

	402-0192
	      второго слоя на известково-цементной основе рецепт № 23 (1:2:3)xe "Цементно-песчаные смеси комплексные для штукатурных работ для штукатурки::второго слоя на известково-цементной основе рецепт № 23 (1\:2\:3), 402-0192"
	т
	934,87 
	1 087,07 

	
	Цементно-песчаные смеси комплексные для штукатурных работ цветные улучшенные, марка:

	402-0201
	      5.17xe "Цементно-песчаные смеси комплексные для штукатурных работ цветные улучшенные, марка::5.17, 402-0201"
	т
	2 094,10 
	2 435,02 

	402-0202
	      4.0xe "Цементно-песчаные смеси комплексные для штукатурных работ цветные улучшенные, марка::4.0, 402-0202"
	т
	1 958,77 
	2 277,66 

	402-0203
	      13.31xe "Цементно-песчаные смеси комплексные для штукатурных работ цветные улучшенные, марка::13.31, 402-0203"
	т
	1 983,70 
	2 306,65 

	402-0204
	      13.33xe "Цементно-песчаные смеси комплексные для штукатурных работ цветные улучшенные, марка::13.33, 402-0204"
	т
	1 976,58 
	2 298,37 

	402-0205
	      4.2xe "Цементно-песчаные смеси комплексные для штукатурных работ цветные улучшенные, марка::4.2, 402-0205"
	т
	1 983,70 
	2 306,65 

	402-0206
	      1.0xe "Цементно-песчаные смеси комплексные для штукатурных работ цветные улучшенные, марка::1.0, 402-0206"
	т
	2 040,68 
	2 372,91 

	402-0207
	      3.0xe "Цементно-песчаные смеси комплексные для штукатурных работ цветные улучшенные, марка::3.0, 402-0207"
	т
	1 999,89 
	2 325,47 

	402-0208
	      5.20xe "Цементно-песчаные смеси комплексные для штукатурных работ цветные улучшенные, марка::5.20, 402-0208"
	т
	1 989,05 
	2 312,87 

	402-0209
	      7.Лxe "Цементно-песчаные смеси комплексные для штукатурных работ цветные улучшенные, марка::7.Л, 402-0209"
	т
	1 978,36 
	2 300,44 

	402-0210
	      Дxe "Цементно-песчаные смеси комплексные для штукатурных работ цветные улучшенные, марка::Д, 402-0210"
	т
	2 054,93 
	2 389,47 

	402-0211
	      13.27xe "Цементно-песчаные смеси комплексные для штукатурных работ цветные улучшенные, марка::13.27, 402-0211"
	т
	2 002,86 
	2 328,93 

	402-0212
	      5.1xe "Цементно-песчаные смеси комплексные для штукатурных работ цветные улучшенные, марка::5.1, 402-0212"
	т
	1 983,70 
	2 306,65 

	402-0213
	      14.3xe "Цементно-песчаные смеси комплексные для штукатурных работ цветные улучшенные, марка::14.3, 402-0213"
	т
	2 270,40 
	2 640,03 

	402-0214
	      3.7xe "Цементно-песчаные смеси комплексные для штукатурных работ цветные улучшенные, марка::3.7, 402-0214"
	т
	1 980,14 
	2 302,51 

	402-0215
	      13.28xe "Цементно-песчаные смеси комплексные для штукатурных работ цветные улучшенные, марка::13.28, 402-0215"
	т
	1 991,00 
	2 315,13 

	402-0216
	      13.10xe "Цементно-песчаные смеси комплексные для штукатурных работ цветные улучшенные, марка::13.10, 402-0216"
	т
	1 723,72 
	2 004,34 

	402-0217
	      13.7xe "Цементно-песчаные смеси комплексные для штукатурных работ цветные улучшенные, марка::13.7, 402-0217"
	т
	1 976,58 
	2 298,37 

	402-0218
	      13.37xe "Цементно-песчаные смеси комплексные для штукатурных работ цветные улучшенные, марка::13.37, 402-0218"
	т
	2 225,89 
	2 588,26 

	402-0219
	      13Аxe "Цементно-песчаные смеси комплексные для штукатурных работ цветные улучшенные, марка::13А, 402-0219"
	т
	2 234,79 
	2 598,61 

	Раздел 4.03. Бетонные и железобетонные изделия

	Подраздел: Бетонные изделия

	Группа: Блоки крупные стеновые

	403-9010
	Блоки бетонныеxe "Блоки бетонные, 403-9010"
	м3
	- 
	- 

	
	Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем:

	403-0001
	      сплошные М 100, объемом 0,5 м3 и болееxe "Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем::сплошные М 100, объемом 0,5 м3 и более, 403-0001"
	м3
	659,42 
	766,77 

	403-1638
	      сплошные М 100, объемом 0,5 м3 и более: марка изделия ФБС 24.4.6-Тxe "Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем::сплошные М 100, объемом 0,5 м3 и более\: марка изделия ФБС 24.4.6-Т, 403-1638"
	м3
	706,34 
	821,33 

	403-0002
	      сплошные М 100, объемом 0,3 до 0,5 м3xe "Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем::сплошные М 100, объемом 0,3 до 0,5 м3, 403-0002"
	м3
	673,06 
	782,64 

	403-0003
	      сплошные М 100, объемом менее 0,3 м3xe "Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем::сплошные М 100, объемом менее 0,3 м3, 403-0003"
	м3
	715,01 
	831,41 

	403-0004
	      сплошные с вырезом М 100, объемом 0,5 м3 и болееxe "Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем::сплошные с вырезом М 100, объемом 0,5 м3 и более, 403-0004"
	м3
	719,86 
	837,05 

	403-0005
	      сплошные с вырезом М 100, объемом 0,3 до 0,5 м3xe "Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем::сплошные с вырезом М 100, объемом 0,3 до 0,5 м3, 403-0005"
	м3
	749,36 
	871,36 

	403-0006
	      сплошные с вырезом М 100, объемом менее 0,3 м3xe "Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем::сплошные с вырезом М 100, объемом менее 0,3 м3, 403-0006"
	м3
	790,10 
	918,72 

	403-0007
	      пустотные М 150, объемом 0,5 м3 и болееxe "Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем::пустотные М 150, объемом 0,5 м3 и более, 403-0007"
	м3
	699,09 
	812,90 

	403-0008
	      пустотные М 150, объемом 0,3 до 0,5 м3xe "Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем::пустотные М 150, объемом 0,3 до 0,5 м3, 403-0008"
	м3
	733,46 
	852,86 

	403-0009
	      пустотные М 150, объемом менее 0,3 м3xe "Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем::пустотные М 150, объемом менее 0,3 м3, 403-0009"
	м3
	767,64 
	892,61 

	
	Блоки бетонные для стен подвалов из силикатного бетона:

	403-0010
	      сплошные М 200, объемом 0,5 м3 и болееxe "Блоки бетонные для стен подвалов из силикатного бетона::сплошные М 200, объемом 0,5 м3 и более, 403-0010"
	м3
	769,65 
	894,95 

	403-0011
	      сплошные М 200, объемом 0,3 до 0,5 м3xe "Блоки бетонные для стен подвалов из силикатного бетона::сплошные М 200, объемом 0,3 до 0,5 м3, 403-0011"
	м3
	806,84 
	938,20 

	403-0012
	      сплошные М 200, объемом менее 0,3 м3xe "Блоки бетонные для стен подвалов из силикатного бетона::сплошные М 200, объемом менее 0,3 м3, 403-0012"
	м3
	860,79 
	1 000,93 

	403-0013
	      сплошные с вырезом М 200, объемом 0,5 м3 и болееxe "Блоки бетонные для стен подвалов из силикатного бетона::сплошные с вырезом М 200, объемом 0,5 м3 и более, 403-0013"
	м3
	921,77 
	1 071,84 

	403-0014
	      сплошные с вырезом М 200, объемом 0,3 до 0,5 м3xe "Блоки бетонные для стен подвалов из силикатного бетона::сплошные с вырезом М 200, объемом 0,3 до 0,5 м3, 403-0014"
	м3
	951,40 
	1 106,29 

	403-0015
	      сплошные с вырезом М 200, объемом менее 0,3 м3xe "Блоки бетонные для стен подвалов из силикатного бетона::сплошные с вырезом М 200, объемом менее 0,3 м3, 403-0015"
	м3
	975,55 
	1 134,37 

	403-0016
	      пустотные М 200, объемом 0,5 м3 и болееxe "Блоки бетонные для стен подвалов из силикатного бетона::пустотные М 200, объемом 0,5 м3 и более, 403-0016"
	м3
	722,75 
	840,42 

	403-0017
	      пустотные М 200, объемом 0,3 до 0,5 м3xe "Блоки бетонные для стен подвалов из силикатного бетона::пустотные М 200, объемом 0,3 до 0,5 м3, 403-0017"
	м3
	758,89 
	882,43 

	403-0018
	      пустотные М 200, объемом менее 0,3 м3xe "Блоки бетонные для стен подвалов из силикатного бетона::пустотные М 200, объемом менее 0,3 м3, 403-0018"
	м3
	795,16 
	924,61 

	
	Блоки бетонные стен подвалов сплошные (ГОСТ13579-78):

	403-8001
	      ФБС9-3-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,146 м3, расход арматуры 0,76 кг/xe "Блоки бетонные стен подвалов сплошные (ГОСТ13579-78)::ФБС9-3-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,146 м3, расход арматуры 0,76 кг/, 403-8001"
	шт.
	107,77 
	125,32 

	403-8002
	      ФБС9-4-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,195 м3, расход арматуры 0,76 кг/xe "Блоки бетонные стен подвалов сплошные (ГОСТ13579-78)::ФБС9-4-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,195 м3, расход арматуры 0,76 кг/, 403-8002"
	шт.
	144,83 
	168,41 

	403-8003
	      ФБС9-5-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,244 м3, расход арматуры 0,76 кг/xe "Блоки бетонные стен подвалов сплошные (ГОСТ13579-78)::ФБС9-5-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,244 м3, расход арматуры 0,76 кг/, 403-8003"
	шт.
	180,27 
	209,62 

	403-8004
	      ФБС9-6-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,293 м3, расход арматуры 1,46 кг/xe "Блоки бетонные стен подвалов сплошные (ГОСТ13579-78)::ФБС9-6-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,293 м3, расход арматуры 1,46 кг/, 403-8004"
	шт.
	216,52 
	251,77 

	403-8008
	      ФБС12-4-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,265 м3, расход арматуры 1,46 кг/xe "Блоки бетонные стен подвалов сплошные (ГОСТ13579-78)::ФБС12-4-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,265 м3, расход арматуры 1,46 кг/, 403-8008"
	шт.
	180,27 
	209,62 

	403-8009
	      ФБС12-5-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,331 м3, расход арматуры 1,46 кг/xe "Блоки бетонные стен подвалов сплошные (ГОСТ13579-78)::ФБС12-5-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,331 м3, расход арматуры 1,46 кг/, 403-8009"
	шт.
	224,36 
	260,89 

	403-8010
	      ФБС12-6-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,398 м3, расход арматуры 1,46 кг/xe "Блоки бетонные стен подвалов сплошные (ГОСТ13579-78)::ФБС12-6-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,398 м3, расход арматуры 1,46 кг/, 403-8010"
	шт.
	269,91 
	313,85 

	403-8011
	      ФБС24-3-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,406 м3, расход арматуры 0,97 кг/xe "Блоки бетонные стен подвалов сплошные (ГОСТ13579-78)::ФБС24-3-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,406 м3, расход арматуры 0,97 кг/, 403-8011"
	шт.
	269,26 
	313,10 

	403-8012
	      ФБС24-4-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,543 м3, расход арматуры 1,46 кг/xe "Блоки бетонные стен подвалов сплошные (ГОСТ13579-78)::ФБС24-4-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,543 м3, расход арматуры 1,46 кг/, 403-8012"
	шт.
	358,41 
	416,76 

	403-8013
	      ФБС24-5-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,679 м3, расход арматуры 2,36 кг/xe "Блоки бетонные стен подвалов сплошные (ГОСТ13579-78)::ФБС24-5-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,679 м3, расход арматуры 2,36 кг/, 403-8013"
	шт.
	447,90 
	520,82 

	403-8014
	      ФБС24-6-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,815 м3, расход арматуры 2,36 кг/xe "Блоки бетонные стен подвалов сплошные (ГОСТ13579-78)::ФБС24-6-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,815 м3, расход арматуры 2,36 кг/, 403-8014"
	шт.
	536,72 
	624,10 

	
	Блоки бетонные стен подвалов пустотные (ГОСТ13579-78):

	403-8018
	      ФБП 24-4-6-Т /бетон В12,5 (М150), объем 0,439 м3, расход арматуры 1,46 кг/xe "Блоки бетонные стен подвалов пустотные (ГОСТ13579-78)::ФБП 24-4-6-Т /бетон В12,5 (М150), объем 0,439 м3, расход арматуры 1,46 кг/, 403-8018"
	шт.
	361,59 
	420,45 

	403-8019
	      ФБП 24-5-6-Т /бетон В12,5 (М150), объем 0,526 м3, расход арматуры 1,46 кг/xe "Блоки бетонные стен подвалов пустотные (ГОСТ13579-78)::ФБП 24-5-6-Т /бетон В12,5 (М150), объем 0,526 м3, расход арматуры 1,46 кг/, 403-8019"
	шт.
	367,71 
	427,57 

	403-8020
	      ФБП 24-6-6-Т /бетон В12,5 (М150), объем 0,583 м3, расход арматуры 1,46 кг/xe "Блоки бетонные стен подвалов пустотные (ГОСТ13579-78)::ФБП 24-6-6-Т /бетон В12,5 (М150), объем 0,583 м3, расход арматуры 1,46 кг/, 403-8020"
	шт.
	407,56 
	473,91 

	
	Блоки сборные бетонные прямоугольные объемом:

	403-9005
	      до 0,3 м3xe "Блоки сборные бетонные прямоугольные объемом::до 0,3 м3, 403-9005"
	м3
	- 
	- 

	403-9006
	      до 0,5 м3xe "Блоки сборные бетонные прямоугольные объемом::до 0,5 м3, 403-9006"
	м3
	- 
	- 

	403-9007
	      более 0,5 м3xe "Блоки сборные бетонные прямоугольные объемом::более 0,5 м3, 403-9007"
	м3
	- 
	- 

	Группа: Блоки и камни мелкие стеновые

	
	Камни бетонные стеновые из тяжелого бетона, марка:

	403-0021
	      50xe "Камни бетонные стеновые из тяжелого бетона, марка::50, 403-0021"
	м3
	438,48 
	509,87 

	403-0022
	      75xe "Камни бетонные стеновые из тяжелого бетона, марка::75, 403-0022"
	м3
	446,57 
	519,27 

	403-0023
	      100xe "Камни бетонные стеновые из тяжелого бетона, марка::100, 403-0023"
	м3
	463,68 
	539,17 

	403-0024
	      150xe "Камни бетонные стеновые из тяжелого бетона, марка::150, 403-0024"
	м3
	474,45 
	551,69 

	403-0025
	      200xe "Камни бетонные стеновые из тяжелого бетона, марка::200, 403-0025"
	м3
	485,31 
	564,32 

	
	Камни бетонные стеновые из легкого бетона, марка:

	403-0031
	      25xe "Камни бетонные стеновые из легкого бетона, марка::25, 403-0031"
	м3
	432,96 
	503,44 

	403-0032
	      35xe "Камни бетонные стеновые из легкого бетона, марка::35, 403-0032"
	м3
	472,75 
	549,72 

	403-0033
	      50xe "Камни бетонные стеновые из легкого бетона, марка::50, 403-0033"
	м3
	532,81 
	619,55 

	403-0034
	      75xe "Камни бетонные стеновые из легкого бетона, марка::75, 403-0034"
	м3
	586,90 
	682,45 

	403-0035
	      100xe "Камни бетонные стеновые из легкого бетона, марка::100, 403-0035"
	м3
	596,04 
	693,08 

	403-0036
	      150xe "Камни бетонные стеновые из легкого бетона, марка::150, 403-0036"
	м3
	617,07 
	717,53 

	403-0037
	      200xe "Камни бетонные стеновые из легкого бетона, марка::200, 403-0037"
	м3
	628,11 
	730,37 

	403-0041
	Блоки бетонные для внутренних стен жилых и общественных зданий с лицевой поверхностью категории А-2 М200xe "Блоки бетонные для внутренних стен жилых и общественных зданий с лицевой поверхностью категории А-2 М200, 403-0041"
	м3
	583,77 
	678,81 

	
	Блок пескоцементный:

	403-2156
	      фундаментный, размером 20х20х40 смxe "Блок пескоцементный::фундаментный, размером 20х20х40 см, 403-2156"
	шт.
	19,75 
	21,88 

	403-2157
	      стеновой двухпустотный, размером 20х20х40 смxe "Блок пескоцементный::стеновой двухпустотный, размером 20х20х40 см, 403-2157"
	шт.
	17,56 
	19,45 

	403-2158
	      стеновой четырехщелевой, размером 20х20х40 смxe "Блок пескоцементный::стеновой четырехщелевой, размером 20х20х40 см, 403-2158"
	шт.
	18,43 
	20,41 

	403-2159
	      перегородочный двухщелевой, размером 9х20х40 смxe "Блок пескоцементный::перегородочный двухщелевой, размером 9х20х40 см, 403-2159"
	шт.
	9,65 
	10,69 

	403-2160
	      перегородочный двухщелевой, размером 12х20х40 смxe "Блок пескоцементный::перегородочный двухщелевой, размером 12х20х40 см, 403-2160"
	шт.
	10,97 
	12,15 

	
	Блок керамзитобетонный:

	403-2161
	      фундаментный, размером 20х20х40 смxe "Блок керамзитобетонный::фундаментный, размером 20х20х40 см, 403-2161"
	шт.
	22,18 
	24,57 

	403-2162
	      стеновой двухпустотный, размером 20х20х40 смxe "Блок керамзитобетонный::стеновой двухпустотный, размером 20х20х40 см, 403-2162"
	шт.
	16,13 
	17,87 

	403-2163
	      стеновой четырехщелевой, размером 20х20х40 смxe "Блок керамзитобетонный::стеновой четырехщелевой, размером 20х20х40 см, 403-2163"
	шт.
	18,14 
	20,09 

	403-2164
	      перегородочный двухщелевой, размером 9х20х40 смxe "Блок керамзитобетонный::перегородочный двухщелевой, размером 9х20х40 см, 403-2164"
	шт.
	8,06 
	8,93 

	403-2165
	      перегородочный двухщелевой, размером 12х20х40 смxe "Блок керамзитобетонный::перегородочный двухщелевой, размером 12х20х40 см, 403-2165"
	шт.
	10,08 
	11,17 

	
	Блок пенобетонный, размером:

	403-2166
	      10х30х60, D700xe "Блок пенобетонный, размером::10х30х60, D700, 403-2166"
	шт.
	20,41 
	22,61 

	403-2167
	      10х30х60, D800xe "Блок пенобетонный, размером::10х30х60, D800, 403-2167"
	шт.
	21,26 
	23,55 

	403-2168
	      20х20х40, D600xe "Блок пенобетонный, размером::20х20х40, D600, 403-2168"
	шт.
	17,38 
	19,25 

	403-2169
	      20х20х40, D700xe "Блок пенобетонный, размером::20х20х40, D700, 403-2169"
	шт.
	18,14 
	20,09 

	403-2170
	      20х20х40, D800xe "Блок пенобетонный, размером::20х20х40, D800, 403-2170"
	шт.
	18,90 
	20,94 

	403-2171
	      20х30х60, D500xe "Блок пенобетонный, размером::20х30х60, D500, 403-2171"
	шт.
	35,71 
	39,56 

	403-2172
	      20х30х60, D600xe "Блок пенобетонный, размером::20х30х60, D600, 403-2172"
	шт.
	37,41 
	41,44 

	403-2173
	      20х30х60, D700xe "Блок пенобетонный, размером::20х30х60, D700, 403-2173"
	шт.
	39,11 
	43,32 

	403-2174
	      20х30х60, D800xe "Блок пенобетонный, размером::20х30х60, D800, 403-2174"
	шт.
	40,81 
	45,21 

	403-2175
	      20х30х40, D500xe "Блок пенобетонный, размером::20х30х40, D500, 403-2175"
	шт.
	24,94 
	27,62 

	403-2176
	      20х30х40, D600xe "Блок пенобетонный, размером::20х30х40, D600, 403-2176"
	шт.
	26,08 
	28,89 

	403-2177
	      20х30х40, D700xe "Блок пенобетонный, размером::20х30х40, D700, 403-2177"
	шт.
	27,21 
	30,14 

	403-2178
	      20х30х40, D800xe "Блок пенобетонный, размером::20х30х40, D800, 403-2178"
	шт.
	28,34 
	31,40 

	Группа: Блоки из ячеистых бетонов

	403-0207
	Блоки из ячеистых бетонов стеновые 1 категории, объемная масса 600 кг/м3, класс В 3,5xe "Блоки из ячеистых бетонов стеновые 1 категории, объемная масса 600 кг/м3, класс В 3,5, 403-0207"
	м3
	606,61 
	674,42 

	403-0237
	Блоки из ячеистых бетонов стеновые 2 категории, объемная масса 600 кг/м3, класс В 3,5xe "Блоки из ячеистых бетонов стеновые 2 категории, объемная масса 600 кг/м3, класс В 3,5, 403-0237"
	м3
	601,27 
	668,49 

	403-0267
	Блоки из ячеистых бетонов стеновые 3 категории, объемная масса 600 кг/м3, класс В 3,5xe "Блоки из ячеистых бетонов стеновые 3 категории, объемная масса 600 кг/м3, класс В 3,5, 403-0267"
	м3
	557,25 
	619,55 

	403-0291
	Блоки из ячеистых бетонов на основе известесодержащего вяжущего для хозяйственных построек, марка 15xe "Блоки из ячеистых бетонов на основе известесодержащего вяжущего для хозяйственных построек, марка 15, 403-0291"
	м3
	518,16 
	576,09 

	Группа: Панели

	
	Панели гипсобетонные для перегородок высотой до 3 м, площадью:

	403-0304
	      более 6 м2 на гипсовом вяжущем, марка 75, толщина 100 ммxe "Панели гипсобетонные для перегородок высотой до 3 м, площадью::более 6 м2 на гипсовом вяжущем, марка 75, толщина 100 мм, 403-0304"
	м2
	108,12 
	127,93 

	403-0305
	      более 6 м2 на гипсовом вяжущем, марка 75, толщина 80 ммxe "Панели гипсобетонные для перегородок высотой до 3 м, площадью::более 6 м2 на гипсовом вяжущем, марка 75, толщина 80 мм, 403-0305"
	м2
	96,47 
	114,15 

	403-0306
	      более 6 м2 на гипсовом вяжущем, марка 75, толщина 60 ммxe "Панели гипсобетонные для перегородок высотой до 3 м, площадью::более 6 м2 на гипсовом вяжущем, марка 75, толщина 60 мм, 403-0306"
	м2
	83,78 
	99,12 

	403-0307
	      более 6 м2 на гипсоцементно-пуццолановом вяжущем, марка 75, толщина 100 ммxe "Панели гипсобетонные для перегородок высотой до 3 м, площадью::более 6 м2 на гипсоцементно-пуццолановом вяжущем, марка 75, толщина 100 мм, 403-0307"
	м2
	114,30 
	135,24 

	403-0308
	      более 6 м2 на гипсоцементно-пуццолановом вяжущем, марка 75, толщина 80 ммxe "Панели гипсобетонные для перегородок высотой до 3 м, площадью::более 6 м2 на гипсоцементно-пуццолановом вяжущем, марка 75, толщина 80 мм, 403-0308"
	м2
	101,21 
	119,75 

	403-0309
	      более 6 м2 на гипсоцементно-пуццолановом вяжущем, марка 75, толщина 60 ммxe "Панели гипсобетонные для перегородок высотой до 3 м, площадью::более 6 м2 на гипсоцементно-пуццолановом вяжущем, марка 75, толщина 60 мм, 403-0309"
	м2
	88,27 
	104,44 

	403-0310
	      6 м2 и менее на гипсовом вяжущем, марка 75, толщина 100 ммxe "Панели гипсобетонные для перегородок высотой до 3 м, площадью::6 м2 и менее на гипсовом вяжущем, марка 75, толщина 100 мм, 403-0310"
	м2
	113,13 
	133,85 

	403-0311
	      6 м2 и менее на гипсовом вяжущем, марка 75, толщина 80 ммxe "Панели гипсобетонные для перегородок высотой до 3 м, площадью::6 м2 и менее на гипсовом вяжущем, марка 75, толщина 80 мм, 403-0311"
	м2
	100,24 
	118,61 

	403-0312
	      6 м2 и менее на гипсовом вяжущем, марка 75, толщина 60 ммxe "Панели гипсобетонные для перегородок высотой до 3 м, площадью::6 м2 и менее на гипсовом вяжущем, марка 75, толщина 60 мм, 403-0312"
	м2
	87,16 
	103,13 

	403-0313
	      6 м2 и менее на гипсоцементно-пуццолановом вяжущем, марка 75, толщина 100 ммxe "Панели гипсобетонные для перегородок высотой до 3 м, площадью::6 м2 и менее на гипсоцементно-пуццолановом вяжущем, марка 75, толщина 100 мм, 403-0313"
	м2
	118,22 
	139,88 

	403-0314
	      6 м2 и менее на гипсоцементно-пуццолановом вяжущем, марка 75, толщина 80 ммxe "Панели гипсобетонные для перегородок высотой до 3 м, площадью::6 м2 и менее на гипсоцементно-пуццолановом вяжущем, марка 75, толщина 80 мм, 403-0314"
	м2
	105,17 
	124,44 

	403-0315
	      6 м2 и менее на гипсоцементно-пуццолановом вяжущем, марка 75, толщина 60 ммxe "Панели гипсобетонные для перегородок высотой до 3 м, площадью::6 м2 и менее на гипсоцементно-пуццолановом вяжущем, марка 75, толщина 60 мм, 403-0315"
	м2
	92,09 
	108,96 

	
	Панели стеновые прямоугольные керамзитобетонные М50, площадью:

	403-0321
	      до 5 м2xe "Панели стеновые прямоугольные керамзитобетонные М50, площадью::до 5 м2, 403-0321"
	м3
	582,67 
	689,42 

	403-0322
	      до 15 м2xe "Панели стеновые прямоугольные керамзитобетонные М50, площадью::до 15 м2, 403-0322"
	м3
	567,79 
	671,81 

	Группа: Плитки

	
	Имитация природного камня гиперпрессованная, марка:

	403-0365
	      200xe "Имитация природного камня гиперпрессованная, марка::200, 403-0365"
	м2
	184,57 
	188,32 

	403-0366
	      500xe "Имитация природного камня гиперпрессованная, марка::500, 403-0366"
	м2
	217,20 
	221,62 

	403-0367
	      200, «Фигурный»xe "Имитация природного камня гиперпрессованная, марка::200, \«Фигурный\», 403-0367"
	м2
	88,00 
	89,79 

	403-0368
	      500, «Фигурный»xe "Имитация природного камня гиперпрессованная, марка::500, \«Фигурный\», 403-0368"
	м2
	97,24 
	99,22 

	
	Плитка облицовочная гиперпрессованная, марка:

	403-0363
	      200xe "Плитка облицовочная гиперпрессованная, марка::200, 403-0363"
	м2
	549,69 
	560,85 

	403-0364
	      500xe "Плитка облицовочная гиперпрессованная, марка::500, 403-0364"
	м2
	647,00 
	660,13 

	
	Плитка цокольная гиперпрессованная, марка:

	403-0361
	      200xe "Плитка цокольная гиперпрессованная, марка::200, 403-0361"
	м2
	669,44 
	683,03 

	403-0362
	      500xe "Плитка цокольная гиперпрессованная, марка::500, 403-0362"
	м2
	756,87 
	772,24 

	Группа: Плиты

	403-9131
	Плитыxe "Плиты, 403-9131"
	шт.
	- 
	- 

	403-9091
	Плиты бетонныеxe "Плиты бетонные, 403-9091"
	м3
	- 
	- 

	403-9100
	Плиты бетонные площадью до 0,25 м2xe "Плиты бетонные площадью до 0,25 м2, 403-9100"
	м3
	- 
	- 

	
	Плиты бетонные и цементно-песчаные для тротуаров, полов и облицовки, марки:

	403-0101
	      300, толщина 10 ммxe "Плиты бетонные и цементно-песчаные для тротуаров, полов и облицовки, марки::300, толщина 10 мм, 403-0101"
	м2
	58,09 
	64,59 

	403-0102
	      300, толщина 13; 15 ммxe "Плиты бетонные и цементно-песчаные для тротуаров, полов и облицовки, марки::300, толщина 13\; 15 мм, 403-0102"
	м2
	59,31 
	65,94 

	403-0103
	      300, толщина 20 ммxe "Плиты бетонные и цементно-песчаные для тротуаров, полов и облицовки, марки::300, толщина 20 мм, 403-0103"
	м2
	62,27 
	69,23 

	403-0104
	      300, толщина 35 ммxe "Плиты бетонные и цементно-песчаные для тротуаров, полов и облицовки, марки::300, толщина 35 мм, 403-0104"
	м2
	68,04 
	75,64 

	403-0105
	      300, толщина 40 ммxe "Плиты бетонные и цементно-песчаные для тротуаров, полов и облицовки, марки::300, толщина 40 мм, 403-0105"
	м2
	93,07 
	103,48 

	403-0106
	      300, толщина 50 ммxe "Плиты бетонные и цементно-песчаные для тротуаров, полов и облицовки, марки::300, толщина 50 мм, 403-0106"
	м2
	106,38 
	118,27 

	403-1707
	      400, толщина 50 ммxe "Плиты бетонные и цементно-песчаные для тротуаров, полов и облицовки, марки::400, толщина 50 мм, 403-1707"
	м2
	108,00 
	120,07 

	
	Плиты бетонные мозаичные шлифованные для полов и облицовки, марки:

	403-0111
	      300, толщина 10 ммxe "Плиты бетонные мозаичные шлифованные для полов и облицовки, марки::300, толщина 10 мм, 403-0111"
	м2
	133,68 
	148,62 

	403-0112
	      300, толщина 13; 15 ммxe "Плиты бетонные мозаичные шлифованные для полов и облицовки, марки::300, толщина 13\; 15 мм, 403-0112"
	м2
	136,43 
	151,68 

	403-0113
	      300, толщина 20 ммxe "Плиты бетонные мозаичные шлифованные для полов и облицовки, марки::300, толщина 20 мм, 403-0113"
	м2
	138,84 
	154,37 

	403-0114
	      300, толщина 35 ммxe "Плиты бетонные мозаичные шлифованные для полов и облицовки, марки::300, толщина 35 мм, 403-0114"
	м2
	147,84 
	164,37 

	403-0115
	      300, толщина 40 ммxe "Плиты бетонные мозаичные шлифованные для полов и облицовки, марки::300, толщина 40 мм, 403-0115"
	м2
	155,94 
	173,37 

	403-0116
	      300, толщина 50 ммxe "Плиты бетонные мозаичные шлифованные для полов и облицовки, марки::300, толщина 50 мм, 403-0116"
	м2
	162,18 
	180,32 

	
	Плиты бетонные облицовочные:

	403-0124
	      декоративные «Декорит», марки 300, толщина 25 ммxe "Плиты бетонные облицовочные::декоративные \«Декорит\», марки 300, толщина 25 мм, 403-0124"
	м2
	425,31 
	472,86 

	403-0125
	      декоративные «Декорит», марки 300, толщина 22 ммxe "Плиты бетонные облицовочные::декоративные \«Декорит\», марки 300, толщина 22 мм, 403-0125"
	м2
	496,15 
	551,62 

	403-0126
	      под мрамор, марки 150, толщина 10 ммxe "Плиты бетонные облицовочные::под мрамор, марки 150, толщина 10 мм, 403-0126"
	м2
	374,10 
	415,93 

	403-0127
	      под мрамор, марки 150, толщина 15 ммxe "Плиты бетонные облицовочные::под мрамор, марки 150, толщина 15 мм, 403-0127"
	м2
	413,00 
	459,17 

	403-0128
	Плиты бетонные фасадные Г-образные с гладкой поверхностью, получаемые формованием, толщина 150 мм М200xe "Плиты бетонные фасадные Г-образные с гладкой поверхностью, получаемые формованием, толщина 150 мм М200, 403-0128"
	м2
	211,67 
	235,33 

	403-0123
	Плиты «Гранитин» для покрытия полов промышленных и гражданских зданий В22,5 (М300), толщиной 30 ммxe "Плиты \«Гранитин\» для покрытия полов промышленных и гражданских зданий В22,5 (М300), толщиной 30 мм, 403-0123"
	м2
	1 474,61 
	1 639,47 

	403-0191
	Плиты звукопоглощающие ячеистобетонные Силакпор неокрашенные первой категории качества, марка 8xe "Плиты звукопоглощающие ячеистобетонные Силакпор неокрашенные первой категории качества, марка 8, 403-0191"
	м2
	121,48 
	135,06 

	403-0130
	Плиты из мелкозернистого бетона для защиты электрокабелей, толщиной 50 мм, класс В15xe "Плиты из мелкозернистого бетона для защиты электрокабелей, толщиной 50 мм, класс В15, 403-0130"
	м2
	211,70 
	235,37 

	403-0131
	Плиты керамзитобетонные дренажные, толщина 50 мм М50xe "Плиты керамзитобетонные дренажные, толщина 50 мм М50, 403-0131"
	м2
	140,28 
	155,97 

	
	Плиты силикатные, толщина:

	403-0161
	      65 мм, класс В15xe "Плиты силикатные, толщина::65 мм, класс В15, 403-0161"
	м2
	80,79 
	89,82 

	403-0162
	      88 мм, класс В12,5xe "Плиты силикатные, толщина::88 мм, класс В12,5, 403-0162"
	м2
	97,20 
	108,07 

	403-0163
	      88 мм, класс В15xe "Плиты силикатные, толщина::88 мм, класс В15, 403-0163"
	м2
	104,77 
	116,48 

	403-0164
	      88 мм, класс В20xe "Плиты силикатные, толщина::88 мм, класс В20, 403-0164"
	м2
	112,72 
	125,32 

	
	Плиты теплоизоляционные из керамзитового гравия на цементном вяжущем, объемной массой:

	403-0301
	      400 кг/м3xe "Плиты теплоизоляционные из керамзитового гравия на цементном вяжущем, объемной массой::400 кг/м3, 403-0301"
	м3
	434,59 
	483,17 

	403-0302
	      500 кг/м3xe "Плиты теплоизоляционные из керамзитового гравия на цементном вяжущем, объемной массой::500 кг/м3, 403-0302"
	м3
	420,72 
	467,75 

	403-0303
	      600 кг/м3xe "Плиты теплоизоляционные из керамзитового гравия на цементном вяжущем, объемной массой::600 кг/м3, 403-0303"
	м3
	401,50 
	446,39 

	403-9291
	Плиты тротуарные бетонные гладкиеxe "Плиты тротуарные бетонные гладкие, 403-9291"
	м2
	- 
	- 

	403-0157
	Плиты фасадные силикатные Г-образные с толщиной лицевой части 40 мм, класс В15xe "Плиты фасадные силикатные Г-образные с толщиной лицевой части 40 мм, класс В15, 403-0157"
	м2
	121,70 
	135,30 

	Группа: Прочие изделия

	403-0153
	Арболитовые изделия неармированные теплоизоляционные, класс В 1,0xe "Арболитовые изделия неармированные теплоизоляционные, класс В 1,0, 403-0153"
	м3
	991,13 
	1 112,04 

	403-0165
	Блоки бетонные рядовые и доборные, класс В 22,5, толщина 80 ммxe "Блоки бетонные рядовые и доборные, класс В 22,5, толщина 80 мм, 403-0165"
	м2
	499,31 
	560,22 

	403-0053
	Блоки накрывные бортовые из песчаного бетона на тонкомолотом вяжущем М400xe "Блоки накрывные бортовые из песчаного бетона на тонкомолотом вяжущем М400, 403-0053"
	м3
	2 003,46 
	2 247,89 

	403-0292
	Вкладыши стеновые из ячеистого бетона, класс В 0,75xe "Вкладыши стеновые из ячеистого бетона, класс В 0,75, 403-0292"
	м3
	388,84 
	436,27 

	
	Изделия из жаростойких бетонов для футеровки вагонеток обжиговых печей, марка:

	403-0171
	      ИБШВЦ Б-1xe "Изделия из жаростойких бетонов для футеровки вагонеток обжиговых печей, марка::ИБШВЦ Б-1, 403-0171"
	м3
	2 830,11 
	3 290,86 

	403-0172
	      ИБШКВЦ Б-2, Б-3xe "Изделия из жаростойких бетонов для футеровки вагонеток обжиговых печей, марка::ИБШКВЦ Б-2, Б-3, 403-0172"
	м3
	2 830,11 
	3 290,86 

	403-0173
	      ИБШКВЦ Б7-1, Б7-2, Б7-3, Б7-4, Б7-5, Б7-6, Б7-7xe "Изделия из жаростойких бетонов для футеровки вагонеток обжиговых печей, марка::ИБШКВЦ Б7-1, Б7-2, Б7-3, Б7-4, Б7-5, Б7-6, Б7-7, 403-0173"
	м3
	2 830,11 
	3 290,86 

	403-0174
	      ИБШВЦ Б7-8, Б7-9xe "Изделия из жаростойких бетонов для футеровки вагонеток обжиговых печей, марка::ИБШВЦ Б7-8, Б7-9, 403-0174"
	м3
	2 830,11 
	3 290,86 

	
	Изделия из ячеистых бетонов теплоизоляционные первой категории качества тип:

	403-0181
	      А, марка 350xe "Изделия из ячеистых бетонов теплоизоляционные первой категории качества тип::А, марка 350, 403-0181"
	м3
	357,05 
	415,18 

	403-0182
	      Б, марка 400xe "Изделия из ячеистых бетонов теплоизоляционные первой категории качества тип::Б, марка 400, 403-0182"
	м3
	364,81 
	424,20 

	403-9008
	Камни бетонныеxe "Камни бетонные, 403-9008"
	м3
	- 
	- 

	403-0038
	Камни бетонные пустотелые стеновые из легкого бетона, марка 50xe "Камни бетонные пустотелые стеновые из легкого бетона, марка 50, 403-0038"
	м3
	665,40 
	773,73 

	
	Камни бетонные из тяжелого бетона, марка:

	403-0039
	      300, размером 50*50*50 ммxe "Камни бетонные из тяжелого бетона, марка::300, размером 50*50*50 мм, 403-0039"
	м3
	904,07 
	1 005,15 

	403-0040
	      200, размером 200*200*400 ммxe "Камни бетонные из тяжелого бетона, марка::200, размером 200*200*400 мм, 403-0040"
	м3
	759,70 
	844,63 

	403-9210
	Камни легкобетонныеxe "Камни легкобетонные, 403-9210"
	м3
	- 
	- 

	403-1001
	Кубики-маячки бетонные для путевых работ размером 150*200*200 мм из бетона В15 (М200)xe "Кубики-маячки бетонные для путевых работ размером 150*200*200 мм из бетона В15 (М200), 403-1001"
	м3
	788,70 
	876,87 

	403-9246
	Пенобетонные изделияxe "Пенобетонные изделия, 403-9246"
	компл.
	- 
	- 

	403-0134
	Подушки опорные из песчаного бетона на тонкомолотом вяжущем для трубопроводов М300xe "Подушки опорные из песчаного бетона на тонкомолотом вяжущем для трубопроводов М300, 403-0134"
	м3
	2 139,14 
	2 378,29 

	403-9080
	Массивы бетонныеxe "Массивы бетонные, 403-9080"
	шт.
	- 
	- 

	403-9070
	Массивы бетонныеxe "Массивы бетонные, 403-9070"
	м3
	- 
	- 

	403-8000
	Оголовки железобетонные устьевxe "Оголовки железобетонные устьев, 403-8000"
	м3
	1 683,74 
	1 957,85 

	403-8300
	Оголовки железобетонные с ныряющими стенкамиxe "Оголовки железобетонные с ныряющими стенками, 403-8300"
	м3
	1 646,29 
	1 914,31 

	403-9003
	Сборные конструкцииxe "Сборные конструкции, 403-9003"
	м3
	- 
	- 

	403-1400
	Слой подготовительный балластных корытxe "Слой подготовительный балластных корыт, 403-1400"
	м3
	870,67 
	914,73 

	403-9181
	Ступени бетонныеxe "Ступени бетонные, 403-9181"
	м
	- 
	- 

	403-0070
	Ступени бетонныеxe "Ступени бетонные, 403-0070"
	м
	59,17 
	62,77 

	403-0133
	Тумбы под буферы кабин лифтов, класс В15xe "Тумбы под буферы кабин лифтов, класс В15, 403-0133"
	м3
	1 291,13 
	1 369,64 

	403-9185
	Подкладки бетонныеxe "Подкладки бетонные, 403-9185"
	шт.
	- 
	- 

	403-0071
	Подкладки бетонные 50х50х70xe "Подкладки бетонные 50х50х70, 403-0071"
	шт.
	8,28 
	9,29 

	Группа: Элементы мощения

	
	Брусчатка прямоугольная гиперпрессованная, размер:

	403-0372
	      240х120х70 мм, марка 500xe "Брусчатка прямоугольная гиперпрессованная, размер::240х120х70 мм, марка 500, 403-0372"
	м2
	97,40 
	108,29 

	403-0374
	      240х120х50 мм, марка 500xe "Брусчатка прямоугольная гиперпрессованная, размер::240х120х50 мм, марка 500, 403-0374"
	м2
	94,99 
	105,61 

	
	Брусчатка фигурная гиперпрессованная, размер:

	403-0371
	      250х120х70 мм, марка 500xe "Брусчатка фигурная гиперпрессованная, размер::250х120х70 мм, марка 500, 403-0371"
	м2
	107,15 
	119,13 

	403-0373
	      250х120х50 мм, марка 500xe "Брусчатка фигурная гиперпрессованная, размер::250х120х50 мм, марка 500, 403-0373"
	м2
	104,54 
	116,23 

	
	Камни бортовые бетонные, марка:

	403-0051
	      300xe "Камни бортовые бетонные, марка::300, 403-0051"
	м3
	840,08 
	934,00 

	403-0052
	      400xe "Камни бортовые бетонные, марка::400, 403-0052"
	м3
	1 488,69 
	1 655,12 

	403-8126
	Камни бортовые из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 38 кг/м3xe "Камни бортовые из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 38 кг/м3, 403-8126"
	м3
	1 950,23 
	2 168,27 

	
	Камни бортовые:

	403-8021
	      БР 100.30.15 / бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)xe "Камни бортовые::БР 100.30.15 / бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91), 403-8021"
	шт.
	71,37 
	79,35 

	403-8022
	      БР 100.30.18 / бетон В30 (М400), объем 0,052 м3/ (ГОСТ 6665-91)xe "Камни бортовые::БР 100.30.18 / бетон В30 (М400), объем 0,052 м3/ (ГОСТ 6665-91), 403-8022"
	шт.
	95,48 
	102,26 


	403-8023
	      БР 100.20.8 / бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)xe "Камни бортовые::БР 100.20.8 / бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91), 403-8023"
	шт.
	33,21 
	36,92 

	403-8127
	      БР 300.30.15 / бетон В30 (М400), объем 0,126 м3, расход арматуры 4,85 кг/ (ГОСТ 6665-91)xe "Камни бортовые::БР 300.30.15 / бетон В30 (М400), объем 0,126 м3, расход арматуры 4,85 кг/ (ГОСТ 6665-91), 403-8127"
	шт.
	247,48 
	275,15 

	403-8128
	      БР 300.30.18 / бетон В30 (М400), объем 0,153 м3, расход арматуры 4,94 кг/ (ГОСТ 6665-91)xe "Камни бортовые::БР 300.30.18 / бетон В30 (М400), объем 0,153 м3, расход арматуры 4,94 кг/ (ГОСТ 6665-91), 403-8128"
	шт.
	286,37 
	306,70 

	403-8129
	      БР 300.45.18 / бетон В30 (М400), объем 0,234 м3, расход арматуры 6,86 кг/ (ГОСТ 6665-91)xe "Камни бортовые::БР 300.45.18 / бетон В30 (М400), объем 0,234 м3, расход арматуры 6,86 кг/ (ГОСТ 6665-91), 403-8129"
	шт.
	443,43 
	474,91 

	403-8130
	      БР 300.60.20 / бетон В30 (М400), объем 0,351 м3, расход арматуры 8,03 кг/ (ГОСТ 6665-91)xe "Камни бортовые::БР 300.60.20 / бетон В30 (М400), объем 0,351 м3, расход арматуры 8,03 кг/ (ГОСТ 6665-91), 403-8130"
	шт.
	650,77 
	696,98 

	403-9874
	Плитки бетонные, цементные или мозаичныеxe "Плитки бетонные, цементные или мозаичные, 403-9874"
	м2
	- 
	- 

	
	Плитки площадью до 0,1 м2 прямоугольные для покрытия тротуаров и площадок с ровной гладкой поверхностью на цветном цементе, при толщине:

	403-8141
	      30 ммxe "Плитки площадью до 0,1 м2 прямоугольные для покрытия тротуаров и площадок с ровной гладкой поверхностью на цветном цементе, при толщине::30 мм, 403-8141"
	м2
	78,82 
	87,63 

	403-8142
	      50 ммxe "Плитки площадью до 0,1 м2 прямоугольные для покрытия тротуаров и площадок с ровной гладкой поверхностью на цветном цементе, при толщине::50 мм, 403-8142"
	м2
	118,07 
	131,27 

	403-8143
	      70 ммxe "Плитки площадью до 0,1 м2 прямоугольные для покрытия тротуаров и площадок с ровной гладкой поверхностью на цветном цементе, при толщине::70 мм, 403-8143"
	м2
	131,36 
	146,04 

	403-9137
	Плитка тротуарнаяxe "Плитка тротуарная, 403-9137"
	м2
	- 
	- 

	403-9630
	Шашка мозаиковаяxe "Шашка мозаиковая, 403-9630"
	м3
	- 
	- 

	403-0121
	Элементы мощения фигурные из песчаного бетона, толщина 70 мм М500xe "Элементы мощения фигурные из песчаного бетона, толщина 70 мм М500, 403-0121"
	м2
	222,26 
	247,11 

	403-0122
	Элементы декоративные дорожные и плиты фигурные из песчаного бетона, толщина 100 мм М500xe "Элементы декоративные дорожные и плиты фигурные из песчаного бетона, толщина 100 мм М500, 403-0122"
	м2
	250,77 
	278,81 

	Подраздел: Железобетонные изделия

	Группа: Анкера для крепления оттяжек опор контактной сети

	403-9203
	Анкера железобетонныеxe "Анкера железобетонные, 403-9203"
	м3
	- 
	- 

	403-1321
	Анкера железобетонные 3-лучевые для крепления оттяжек анкерных опор контактной сетиxe "Анкера железобетонные 3-лучевые для крепления оттяжек анкерных опор контактной сети, 403-1321"
	м3
	1 229,00 
	1 404,01 

	403-8155
	Анкера 3-х лучевые для крепления оттяжек анкерных опор контактной сети, бетон В30 (М400), расход арматуры 150кг/м3xe "Анкера 3-х лучевые для крепления оттяжек анкерных опор контактной сети, бетон В30 (М400), расход арматуры 150кг/м3, 403-8155"
	м3
	1 137,27 
	1 299,21 

	
	Анкер цилиндрический:

	403-2991
	      железобетонныйxe "Анкер цилиндрический::железобетонный, 403-2991"
	м3
	1 822,92 
	2 082,50 

	403-8063
	      из бетона В15 с расходом арматуры 70 кг/м3xe "Анкер цилиндрический::из бетона В15 с расходом арматуры 70 кг/м3, 403-8063"
	м3
	1 143,19 
	1 305,98 

	403-8064
	      АЦ-1 /бетон В15, объем 0,12 м3, арматура 8,5 кг/xe "Анкер цилиндрический::АЦ-1 /бетон В15, объем 0,12 м3, арматура 8,5 кг/, 403-8064"
	шт.
	137,18 
	156,71 

	
	Опорно-анкерная плита:

	403-8060
	      из бетона В25 (М 300) с расходом арматуры 50 кг/м3xe "Опорно-анкерная плита::из бетона В25 (М 300) с расходом арматуры 50 кг/м3, 403-8060"
	м3
	1 152,67 
	1 269,78 

	403-8061
	      П-3и /бетон В25 (М350), объем 0,05 м3, арматура 2,2 кг/xe "Опорно-анкерная плита::П-3и /бетон В25 (М350), объем 0,05 м3, арматура 2,2 кг/, 403-8061"
	шт.
	55,74 
	61,40 

	403-8062
	      П4 /бетон В25 (М350), объем 0,02 м3, арматура 1,1 кг/xe "Опорно-анкерная плита::П4 /бетон В25 (М350), объем 0,02 м3, арматура 1,1 кг/, 403-8062"
	шт.
	23,68 
	26,08 

	Группа: Балки

	403-2000
	Балки железобетонныеxe "Балки железобетонные, 403-2000"
	м3
	2 824,69 
	3 054,05 

	
	Балки железобетонные:

	403-2021
	      двускатныеxe "Балки железобетонные::двускатные, 403-2021"
	м3
	3 693,86 
	3 993,80 

	403-9037
	      для открытых распределительных устройствxe "Балки железобетонные::для открытых распределительных устройств, 403-9037"
	шт.
	- 
	- 

	403-2031
	      обвязочныеxe "Балки железобетонные::обвязочные, 403-2031"
	м3
	1 485,00 
	1 603,80 

	403-5010
	      одноярусных эстакад трубопроводовxe "Балки железобетонные::одноярусных эстакад трубопроводов, 403-5010"
	м3
	2 250,34 
	2 433,07 

	403-2041
	      перекрытийxe "Балки железобетонные::перекрытий, 403-2041"
	м3
	1 995,01 
	2 157,00 

	403-2001
	      подкрановыеxe "Балки железобетонные::подкрановые, 403-2001"
	м3
	4 247,41 
	4 592,30 

	403-1000
	      пролетных строений мостовxe "Балки железобетонные::пролетных строений мостов, 403-1000"
	м3
	3 394,43 
	3 670,06 

	403-1010
	      пролетных строений мостов на железных дорогахxe "Балки железобетонные::пролетных строений мостов на железных дорогах, 403-1010"
	м3
	3 590,00 
	3 881,51 

	403-1020
	      пролетных строений мостов на автомобильных дорогахxe "Балки железобетонные::пролетных строений мостов на автомобильных дорогах, 403-1020"
	м3
	3 394,07 
	3 669,66 

	403-1030
	      пролетных строений пешеходных мостовxe "Балки железобетонные::пролетных строений пешеходных мостов, 403-1030"
	м3
	3 394,10 
	3 669,71 

	403-4050
	      силосныеxe "Балки железобетонные::силосные, 403-4050"
	м3
	2 856,73 
	3 088,69 

	403-2011
	      стропильныеxe "Балки железобетонные::стропильные, 403-2011"
	м3
	3 052,64 
	3 300,51 

	403-6001
	      фундаментныеxe "Балки железобетонные::фундаментные, 403-6001"
	м3
	2 087,38 
	2 256,87 

	
	Балки обвязочные:

	403-7942
	      прямоугольного сечения, длиной до 6 м, из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 150 кг/м3xe "Балки обвязочные::прямоугольного сечения, длиной до 6 м, из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 150 кг/м3, 403-7942"
	м3
	2 599,68 
	2 810,77 

	403-7943
	      с консольным выступлением длиной 6 м, из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 150 кг/м3xe "Балки обвязочные::с консольным выступлением длиной 6 м, из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 150 кг/м3, 403-7943"
	м3
	3 103,20 
	3 355,18 

	
	Балки керамзитобетонные для стен с утепленной кладкой объемом:

	403-7944
	      до 0,2 м3 с уголками из бетона плотностью менее 1600 кг/м3 класса В12,5 (М150) с расходом арматуры 330 кг/м3 (с учетом уголка)xe "Балки керамзитобетонные для стен с утепленной кладкой объемом::до 0,2 м3 с уголками из бетона плотностью менее 1600 кг/м3 класса В12,5 (М150) с расходом арматуры 330 кг/м3 (с учетом уголка), 403-7944"
	м3
	3 189,06 
	3 448,01 

	403-7945
	      до 0,3 м3 без уголков из бетона плотностью менее 1600 кг/м3 класса В7,5 (М100) с расходом арматуры до 50 кг/м3xe "Балки керамзитобетонные для стен с утепленной кладкой объемом::до 0,3 м3 без уголков из бетона плотностью менее 1600 кг/м3 класса В7,5 (М100) с расходом арматуры до 50 кг/м3, 403-7945"
	м3
	1 463,38 
	1 582,20 

	
	Балки коробчатого сечения длиной:

	403-8251
	      до 3 м, массой до 5т, из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 70 кг/м3xe "Балки коробчатого сечения длиной::до 3 м, массой до 5т, из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 70 кг/м3, 403-8251"
	м3
	1 390,91 
	1 503,85 

	403-8252
	      от 3 до 12 м, массой до 5 т, из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 60 кг/м3xe "Балки коробчатого сечения длиной::от 3 до 12 м, массой до 5 т, из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 60 кг/м3, 403-8252"
	м3
	1 334,25 
	1 442,60 

	
	Балки одноярусных эстакад трубопроводов:

	403-8213
	      двутавровые ТУ 66-164-87 с изм. Из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 80 кг/м3xe "Балки одноярусных эстакад трубопроводов::двутавровые ТУ 66-164-87 с изм. Из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 80 кг/м3, 403-8213"
	м3
	1 117,99 
	1 208,77 

	403-8214
	      решетчатые ТУ 66-164-87 с изм. Из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 100 кг/м3xe "Балки одноярусных эстакад трубопроводов::решетчатые ТУ 66-164-87 с изм. Из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 100 кг/м3, 403-8214"
	м3
	1 117,99 
	1 208,77 

	
	Балки перекрытий каналов:

	403-8086
	      из бетона класса В20 (М250) с расходом арматуры 150 кг/м3 длиной до 3 мxe "Балки перекрытий каналов::из бетона класса В20 (М250) с расходом арматуры 150 кг/м3 длиной до 3 м, 403-8086"
	м3
	1 590,30 
	1 719,43 

	403-8087
	      из бетона класса В20 (М250) с расходом арматуры 150 кг/м3, длиной более 3мxe "Балки перекрытий каналов::из бетона класса В20 (М250) с расходом арматуры 150 кг/м3, длиной более 3м, 403-8087"
	м3
	1 590,30 
	1 719,43 

	403-8381
	      Б 5 А-III /бетон В22,5 (М300), объем 0,24 м3, расход ар-ры 35,41 кг/ (серия 3.006.1-2/82 вып.2-2)xe "Балки перекрытий каналов::Б 5 А-III /бетон В22,5 (М300), объем 0,24 м3, расход ар-ры 35,41 кг/ (серия 3.006.1-2/82 вып.2-2), 403-8381"
	шт.
	543,93 
	570,29 

	
	Балки подкрановые пролетом:

	403-7880
	      6 м, объемом до 1,5 м3 из бетона В30 (М400) с расходом арматуры (при напрягаемой арматуре класса АIV) 140 кг/м3 под грузоподъемность крана 5т; 10т; 12,5 тxe "Балки подкрановые пролетом::6 м, объемом до 1,5 м3 из бетона В30 (М400) с расходом арматуры (при напрягаемой арматуре класса АIV) 140 кг/м3 под грузоподъемность крана 5т\; 10т\; 12,5 т, 403-7880"
	м3
	2 867,63 
	3 100,48 

	403-7881
	      6 м, объемом до 1,5 м3 из бетона В40 (М550) с расходом арматуры (при напрягаемой арматуре класса АIV) 172 кг/м3 под грузоподъемность крана 16/3,2 тxe "Балки подкрановые пролетом::6 м, объемом до 1,5 м3 из бетона В40 (М550) с расходом арматуры (при напрягаемой арматуре класса АIV) 172 кг/м3 под грузоподъемность крана 16/3,2 т, 403-7881"
	м3
	3 085,22 
	3 335,74 

	403-7882
	      6 м, объемом до 1,5 м3 из бетона В40 (М550) с расходом арматуры (при напрягаемой арматуре класса АIV) 201 кг/м3 под грузоподъемность крана 20/5 тxe "Балки подкрановые пролетом::6 м, объемом до 1,5 м3 из бетона В40 (М550) с расходом арматуры (при напрягаемой арматуре класса АIV) 201 кг/м3 под грузоподъемность крана 20/5 т, 403-7882"
	м3
	4 047,41 
	4 376,06 

	403-7883
	      6 м, объемом до 1,5 м3 из бетона В45 (М 600) с расходом арматуры (при напрягаемой арматуре класса АIV) 235 кг/м3 под грузоподъемность крана 32/5 тxe "Балки подкрановые пролетом::6 м, объемом до 1,5 м3 из бетона В45 (М 600) с расходом арматуры (при напрягаемой арматуре класса АIV) 235 кг/м3 под грузоподъемность крана 32/5 т, 403-7883"
	м3
	4 247,41 
	4 592,30 

	403-7884
	      12 м, объемом более 1,5 м3 из бетона В30 (М400) с расходом арматуры (при напрягаемой арматуре класса АIV) 150 кг/м3 под грузоподъемность крана 5т; 10т; 12,5 тxe "Балки подкрановые пролетом::12 м, объемом более 1,5 м3 из бетона В30 (М400) с расходом арматуры (при напрягаемой арматуре класса АIV) 150 кг/м3 под грузоподъемность крана 5т\; 10т\; 12,5 т, 403-7884"
	м3
	2 855,33 
	3 087,18 

	403-7885
	      12 м, объемом до 1,5 м3 из бетона В40 (М550) с расходом арматуры (при напрягаемой арматуре класса АIV) 182 кг/м3 под грузоподъемность крана 16/3,2 тxe "Балки подкрановые пролетом::12 м, объемом до 1,5 м3 из бетона В40 (М550) с расходом арматуры (при напрягаемой арматуре класса АIV) 182 кг/м3 под грузоподъемность крана 16/3,2 т, 403-7885"
	м3
	2 953,73 
	3 193,57 

	403-7886
	      12 м, объемом до 1,5 м3 из бетона В40 (М550) с расходом арматуры (при напрягаемой арматуре класса АIV) 203 кг/м3 под грузоподъемность крана 20/5 тxe "Балки подкрановые пролетом::12 м, объемом до 1,5 м3 из бетона В40 (М550) с расходом арматуры (при напрягаемой арматуре класса АIV) 203 кг/м3 под грузоподъемность крана 20/5 т, 403-7886"
	м3
	2 986,53 
	3 229,03 

	403-7887
	      12 м, объемом до 1,5 м3 из бетона В45 (М 600) с расходом арматуры (при напрягаемой арматуре класса АIV) 253 кг/м3 под грузоподъемность крана 32/5 тxe "Балки подкрановые пролетом::12 м, объемом до 1,5 м3 из бетона В45 (М 600) с расходом арматуры (при напрягаемой арматуре класса АIV) 253 кг/м3 под грузоподъемность крана 32/5 т, 403-7887"
	м3
	3 322,49 
	3 592,28 

	
	Балки пролетных строений на:

	403-0019
	      железных дорогах, длиной до 12 м из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 100 кг/м3xe "Балки пролетных строений на::железных дорогах, длиной до 12 м из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 100 кг/м3, 403-0019"
	м3
	2 317,79 
	2 506,00 

	403-0020
	      железных дорогах, длиной свыше 12 м из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 100 кг/м3xe "Балки пролетных строений на::железных дорогах, длиной свыше 12 м из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 100 кг/м3, 403-0020"
	м3
	2 568,89 
	2 777,48 

	403-0026
	      железных дорогах, длиной свыше 16,5 м до 27,6 м из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 120 кг/м3xe "Балки пролетных строений на::железных дорогах, длиной свыше 16,5 м до 27,6 м из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 120 кг/м3, 403-0026"
	м3
	3 013,13 
	3 257,80 

	403-0027
	      автомобильных дорогах, длиной до 17 м из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 100 кг/м3xe "Балки пролетных строений на::автомобильных дорогах, длиной до 17 м из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 100 кг/м3, 403-0027"
	м3
	2 029,46 
	2 194,25 

	403-0028
	      автомобильных дорогах, длиной от 18 до 42 м из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 100 кг/м3xe "Балки пролетных строений на::автомобильных дорогах, длиной от 18 до 42 м из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 100 кг/м3, 403-0028"
	м3
	2 370,70 
	2 563,20 

	403-6041
	      автомобильных дорогах Б1-12-4НБ /бетон В25 (М350), объем 4,36 м3, расход ар-ры 1096,8 кг/ (серия 3.503.1-73)xe "Балки пролетных строений на::автомобильных дорогах Б1-12-4НБ /бетон В25 (М350), объем 4,36 м3, расход ар-ры 1096,8 кг/ (серия 3.503.1-73), 403-6041"
	шт.
	14 797,15 
	15 998,68 

	403-6042
	      автомобильных дорогах Б1-15-4НБ /бетон В25 (М350), объем 5,44 м3, расход ар-ры 1465,57 кг/ (серия 3.503.1-73)xe "Балки пролетных строений на::автомобильных дорогах Б1-15-4НБ /бетон В25 (М350), объем 5,44 м3, расход ар-ры 1465,57 кг/ (серия 3.503.1-73), 403-6042"
	шт.
	18 161,37 
	19 636,07 

	403-6043
	      автомобильных дорогах Б1-18-4НБ /бетон В25 (М350), объем 7,04 м3, расход ар-ры 2038,28 кг/ (серия 3.503.1-73)xe "Балки пролетных строений на::автомобильных дорогах Б1-18-4НБ /бетон В25 (М350), объем 7,04 м3, расход ар-ры 2038,28 кг/ (серия 3.503.1-73), 403-6043"
	шт.
	24 495,99 
	26 485,07 

	403-6070
	      автомобильных дорогах Б2-12-4НБ /бетон В25 (М350), объем 4,36 м3, расход ар-ры 1254,81 кг/ (серия 3.503.1-73)xe "Балки пролетных строений на::автомобильных дорогах Б2-12-4НБ /бетон В25 (М350), объем 4,36 м3, расход ар-ры 1254,81 кг/ (серия 3.503.1-73), 403-6070"
	шт.
	15 387,29 
	16 636,74 

	403-6071
	      автомобильных дорогах Б2-15-4НБ /бетон В25 (М350), объем 5,44 м3, расход ар-ры 1634,17 кг/ (серия 3.503.1-73)xe "Балки пролетных строений на::автомобильных дорогах Б2-15-4НБ /бетон В25 (М350), объем 5,44 м3, расход ар-ры 1634,17 кг/ (серия 3.503.1-73), 403-6071"
	шт.
	19 660,88 
	21 257,34 

	403-6101
	      автомобильных дорогах Б2-18-4СВ /бетон В25 (М350), объем 7,04 м3, расход ар-ры 2261,84 кг/ (серия 3.503.1-73)xe "Балки пролетных строений на::автомобильных дорогах Б2-18-4СВ /бетон В25 (М350), объем 7,04 м3, расход ар-ры 2261,84 кг/ (серия 3.503.1-73), 403-6101"
	шт.
	20 785,38 
	21 792,60 

	
	Балки (плиты) пролетных строений пешеходных мостов, длиной:

	403-0029
	      до 18 м из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 150 кг/м3xe "Балки (плиты) пролетных строений пешеходных мостов, длиной::до 18 м из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 150 кг/м3, 403-0029"
	м3
	3 107,06 
	3 359,35 

	403-0030
	      свыше 18 до 21 м из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 150 кг/м3xe "Балки (плиты) пролетных строений пешеходных мостов, длиной::свыше 18 до 21 м из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 150 кг/м3, 403-0030"
	м3
	3 394,07 
	3 669,66 

	403-8302
	Балки силосные, из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 100 кг/м3xe "Балки силосные, из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 100 кг/м3, 403-8302"
	м3
	2 931,22 
	3 169,23 

	
	Балки стропильные двускатные:

	403-7929
	      решетчатые объемом до 2,0 м3 из бетона В30(М400) с расходом арматуры 110 кг/м3xe "Балки стропильные двускатные::решетчатые объемом до 2,0 м3 из бетона В30(М400) с расходом арматуры 110 кг/м3, 403-7929"
	м3
	2 691,53 
	2 910,08 

	403-7930
	      решетчатые, объемом более 2,0 м3 из бетона В40 (М550) с расходом арматуры 180 кг/м3xe "Балки стропильные двускатные::решетчатые, объемом более 2,0 м3 из бетона В40 (М550) с расходом арматуры 180 кг/м3, 403-7930"
	м3
	2 626,86 
	2 840,16 

	
	Балки стропильные для покрытий зданий с пролетом:

	403-7919
	      6 и 9 м, из бетона В30 (М 400), объемом до 1,5 м3 с расходом арматуры 130 кг/м3xe "Балки стропильные для покрытий зданий с пролетом::6 и 9 м, из бетона В30 (М 400), объемом до 1,5 м3 с расходом арматуры 130 кг/м3, 403-7919"
	м3
	2 705,10 
	2 924,76 

	403-7920
	      более 9 м, из бетона В30 (М 400), объемом более 1,5 м3 с расходом арматуры 150 кг/м3xe "Балки стропильные для покрытий зданий с пролетом::более 9 м, из бетона В30 (М 400), объемом более 1,5 м3 с расходом арматуры 150 кг/м3, 403-7920"
	м3
	3 237,00 
	3 499,84 

	
	Балки фундаментные железобетонные, объемом:

	403-7888
	      до 0,5 м3 из бетона В20 (М250) с расходом арматуры 100 кг/м3xe "Балки фундаментные железобетонные, объемом::до 0,5 м3 из бетона В20 (М250) с расходом арматуры 100 кг/м3, 403-7888"
	м3
	2 571,13 
	2 779,91 

	403-7889
	      более 0,5 м3 из бетона В20 (М250) с расходом арматуры 100 кг/м3xe "Балки фундаментные железобетонные, объемом::более 0,5 м3 из бетона В20 (М250) с расходом арматуры 100 кг/м3, 403-7889"
	м3
	2 087,38 
	2 256,87 

	
	Балки фундаментные:

	403-7890
	      2БФ6-1АIV /бетон В25 (М350), объем 0,4 м3, расход ар-ры 54,8 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 1)xe "Балки фундаментные::2БФ6-1АIV /бетон В25 (М350), объем 0,4 м3, расход ар-ры 54,8 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 1), 403-7890"
	шт.
	1 033,78 
	1 117,72 

	403-7891
	      2БФ6-2АIV /бетон В25 (М350), объем 0,4 м3, расход ар-ры 48,4 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 1)xe "Балки фундаментные::2БФ6-2АIV /бетон В25 (М350), объем 0,4 м3, расход ар-ры 48,4 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 1), 403-7891"
	шт.
	988,44 
	1 068,71 

	403-7892
	      2БФ6-3АIV /бетон В25 (М350), объем 0,4 м3, расход ар-ры 42,6 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 1)xe "Балки фундаментные::2БФ6-3АIV /бетон В25 (М350), объем 0,4 м3, расход ар-ры 42,6 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 1), 403-7892"
	шт.
	947,33 
	1 024,25 

	403-7893
	      2БФ6-4АIV /бетон В20 (М250), объем 0,4 м3, расход ар-ры 37,4 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 1)xe "Балки фундаментные::2БФ6-4АIV /бетон В20 (М250), объем 0,4 м3, расход ар-ры 37,4 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 1), 403-7893"
	шт.
	880,25 
	951,73 

	403-7894
	      2БФ6-5АIV /бетон В20 (М250), объем 0,4 м3, расход ар-ры 28,6 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 1)xe "Балки фундаментные::2БФ6-5АIV /бетон В20 (М250), объем 0,4 м3, расход ар-ры 28,6 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 1), 403-7894"
	шт.
	817,89 
	884,30 

	403-7895
	      2БФ6-6АIV /бетон В15 (М200), объем 0,4 м3, расход ар-ры 21,4 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 1)xe "Балки фундаментные::2БФ6-6АIV /бетон В15 (М200), объем 0,4 м3, расход ар-ры 21,4 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 1), 403-7895"
	шт.
	752,24 
	813,32 

	403-7896
	      3БФ6-1АIV /бетон В30 (М400), объем 0,52м3, расход ар-ры 73,7 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 1)xe "Балки фундаментные::3БФ6-1АIV /бетон В30 (М400), объем 0,52м3, расход ар-ры 73,7 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 1), 403-7896"
	шт.
	1 481,15 
	1 601,42 

	403-7897
	      3БФ6-2АIV /бетон В30 (М400), объем 0,52м3, расход ар-ры 63,3 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 1)xe "Балки фундаментные::3БФ6-2АIV /бетон В30 (М400), объем 0,52м3, расход ар-ры 63,3 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 1), 403-7897"
	шт.
	1 407,46 
	1 521,75 

	403-7898
	      3БФ6-3АIV /бетон В25 (М350), объем 0,52м3, расход ар-ры 56,9 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 1)xe "Балки фундаментные::3БФ6-3АIV /бетон В25 (М350), объем 0,52м3, расход ар-ры 56,9 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 1), 403-7898"
	шт.
	1 346,14 
	1 455,45 

	403-7899
	      3БФ6-4АIV /бетон В25 (М350), объем 0,52м3, расход ар-ры 44,3 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 1)xe "Балки фундаментные::3БФ6-4АIV /бетон В25 (М350), объем 0,52м3, расход ар-ры 44,3 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 1), 403-7899"
	шт.
	1 256,86 
	1 358,92 

	403-7900
	      3БФ6-5АIV /бетон В15 (М200), объем 0,52м3, расход ар-ры 23,2 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 1)xe "Балки фундаментные::3БФ6-5АIV /бетон В15 (М200), объем 0,52м3, расход ар-ры 23,2 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 1), 403-7900"
	шт.
	1 049,00 
	1 134,18 

	403-7901
	      4БФ6-1АIV /бетон В30 (М400), объем 0,60м3, расход ар-ры 111 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 1)xe "Балки фундаментные::4БФ6-1АIV /бетон В30 (М400), объем 0,60м3, расход ар-ры 111 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 1), 403-7901"
	шт.
	1 892,99 
	2 046,70 

	403-7902
	      4БФ6-2АIV /бетон В30 (М400), объем 0,60м3, расход ар-ры 98,2 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 1)xe "Балки фундаментные::4БФ6-2АIV /бетон В30 (М400), объем 0,60м3, расход ар-ры 98,2 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 1), 403-7902"
	шт.
	1 802,29 
	1 948,64 

	403-7903
	      4БФ6-3АIV /бетон В30 (М400), объем 0,60м3, расход ар-ры 79,1кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 1)xe "Балки фундаментные::4БФ6-3АIV /бетон В30 (М400), объем 0,60м3, расход ар-ры 79,1кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 1), 403-7903"
	шт.
	1 666,95 
	1 802,31 

	403-7904
	      4БФ6-4АIV /бетон В25 (М350), объем 0,60м3, расход ар-ры 68,7 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 1)xe "Балки фундаментные::4БФ6-4АIV /бетон В25 (М350), объем 0,60м3, расход ар-ры 68,7 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 1), 403-7904"
	шт.
	1 574,83 
	1 702,71 

	403-7905
	      4БФ6-5АIV /бетон В25 (М350), объем 0,60м3, расход ар-ры 62,3 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 1)xe "Балки фундаментные::4БФ6-5АIV /бетон В25 (М350), объем 0,60м3, расход ар-ры 62,3 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 1), 403-7905"
	шт.
	1 529,48 
	1 653,68 

	403-8338
	      1БФ 40-1AIII /бетон В25 (М350), объем 0,21 м3, расход ар-ры 27,3 кг/xe "Балки фундаментные::1БФ 40-1AIII /бетон В25 (М350), объем 0,21 м3, расход ар-ры 27,3 кг/, 403-8338"
	шт.
	440,25 
	476,00 

	403-8339
	      1БФ 40-2AIII /бетон В15 (М200), объем 0,21 м3, расход ар-ры 9,6 кг/xe "Балки фундаментные::1БФ 40-2AIII /бетон В15 (М200), объем 0,21 м3, расход ар-ры 9,6 кг/, 403-8339"
	шт.
	349,71 
	378,10 

	403-8340
	      1БФ 45-1AIII /бетон В25 (М350), объем 0,24 м3, расход ар-ры 30,5 кг/xe "Балки фундаментные::1БФ 45-1AIII /бетон В25 (М350), объем 0,24 м3, расход ар-ры 30,5 кг/, 403-8340"
	шт.
	499,53 
	540,09 

	403-8341
	      1БФ 45-2AIII /бетон В15 (М200), объем 0,24 м3, расход ар-ры 10,7 кг/xe "Балки фундаментные::1БФ 45-2AIII /бетон В15 (М200), объем 0,24 м3, расход ар-ры 10,7 кг/, 403-8341"
	шт.
	397,68 
	429,97 

	403-8342
	      1БФ 51-1AIII /бетон В25 (М350), объем 0,27 м3, расход ар-ры 34,5 кг/xe "Балки фундаментные::1БФ 51-1AIII /бетон В25 (М350), объем 0,27 м3, расход ар-ры 34,5 кг/, 403-8342"
	шт.
	562,04 
	607,68 

	403-8343
	      1БФ 51-2AIII /бетон В15 (М200), объем 0,27 м3, расход ар-ры 12,2 кг/xe "Балки фундаментные::1БФ 51-2AIII /бетон В15 (М200), объем 0,27 м3, расход ар-ры 12,2 кг/, 403-8343"
	шт.
	447,84 
	484,20 

	403-8344
	      1БФ 55-1AIII /бетон В25 (М350), объем 0,3 м3, расход ар-ры 37,4 кг/xe "Балки фундаментные::1БФ 55-1AIII /бетон В25 (М350), объем 0,3 м3, расход ар-ры 37,4 кг/, 403-8344"
	шт.
	621,61 
	672,09 

	403-8345
	      1БФ 55-2AIII /бетон В15 (М200), объем 0,3 м3, расход ар-ры 13,1 кг/xe "Балки фундаментные::1БФ 55-2AIII /бетон В15 (М200), объем 0,3 м3, расход ар-ры 13,1 кг/, 403-8345"
	шт.
	495,66 
	535,91 

	403-8346
	      1БФ 60-1AIII /бетон В25 (М350), объем 0,32 м3, расход ар-ры 37,7 кг/xe "Балки фундаментные::1БФ 60-1AIII /бетон В25 (М350), объем 0,32 м3, расход ар-ры 37,7 кг/, 403-8346"
	шт.
	663,68 
	717,57 

	403-8347
	      1БФ 60-2AIII /бетон В15 (М200), объем 0,32 м3, расход ар-ры 14,2 кг/xe "Балки фундаментные::1БФ 60-2AIII /бетон В15 (М200), объем 0,32 м3, расход ар-ры 14,2 кг/, 403-8347"
	шт.
	529,08 
	572,04 

	403-8348
	      2БФ 45-1AIII /бетон В25 (М350), объем 0,3 м3, расход ар-ры 46,2 кг/xe "Балки фундаментные::2БФ 45-1AIII /бетон В25 (М350), объем 0,3 м3, расход ар-ры 46,2 кг/, 403-8348"
	шт.
	720,55 
	779,06 

	403-8349
	      2БФ 51-1AIII /бетон В25 (М350), объем 0,34 м3, расход ар-ры 52,2 кг/xe "Балки фундаментные::2БФ 51-1AIII /бетон В25 (М350), объем 0,34 м3, расход ар-ры 52,2 кг/, 403-8349"
	шт.
	815,46 
	881,68 

	403-8350
	      2БФ 55-2AIII /бетон В25 (М350), объем 0,31 м3, расход ар-ры 47,2 кг/xe "Балки фундаментные::2БФ 55-2AIII /бетон В25 (М350), объем 0,31 м3, расход ар-ры 47,2 кг/, 403-8350"
	шт.
	741,95 
	802,20 

	403-7906
	      2БФ 60-1 /бетон В25 (М350), объем 0,40м3, расход ар-ры 67,2 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 5, 6)xe "Балки фундаментные::2БФ 60-1 /бетон В25 (М350), объем 0,40м3, расход ар-ры 67,2 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 5, 6), 403-7906"
	шт.
	1 121,65 
	1 212,73 

	403-7907
	      2БФ 60-2 /бетон В25 (М350), объем 0,40м3, расход ар-ры 60,6 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 5, 6)xe "Балки фундаментные::2БФ 60-2 /бетон В25 (М350), объем 0,40м3, расход ар-ры 60,6 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 5, 6), 403-7907"
	шт.
	1 074,88 
	1 162,16 

	403-7908
	      2БФ 60-3 /бетон В20 (М250), объем 0,40м3, расход ар-ры 50,4 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 5, 6)xe "Балки фундаментные::2БФ 60-3 /бетон В20 (М250), объем 0,40м3, расход ар-ры 50,4 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 5, 6), 403-7908"
	шт.
	972,37 
	1 051,32 

	403-7909
	      2БФ 60-4 /бетон В20 (М250), объем 0,40м3, расход ар-ры 40,0 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 5, 6)xe "Балки фундаментные::2БФ 60-4 /бетон В20 (М250), объем 0,40м3, расход ар-ры 40,0 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 5, 6), 403-7909"
	шт.
	898,68 
	971,65 

	403-7910
	      2БФ 60-5 /бетон В15 (М200), объем 0,40м3, расход ар-ры 25,0 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 5, 6)xe "Балки фундаментные::2БФ 60-5 /бетон В15 (М200), объем 0,40м3, расход ар-ры 25,0 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 5, 6), 403-7910"
	шт.
	777,74 
	840,89 

	403-7911
	      2БФ 60-6 /бетон В15 (М200), объем 0,40м3, расход ар-ры 21,2 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 5, 6)xe "Балки фундаментные::2БФ 60-6 /бетон В15 (М200), объем 0,40м3, расход ар-ры 21,2 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 5, 6), 403-7911"
	шт.
	750,81 
	811,78 

	403-7912
	      3БФ 60-1 /бетон В25 (М350), объем 0,52м3, расход ар-ры 103,7 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 5, 6)xe "Балки фундаментные::3БФ 60-1 /бетон В25 (М350), объем 0,52м3, расход ар-ры 103,7 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 5, 6), 403-7912"
	шт.
	1 677,78 
	1 814,02 

	403-7913
	      3БФ 60-2 /бетон В25 (М350), объем 0,52м3, расход ар-ры 87,7 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 5, 6)xe "Балки фундаментные::3БФ 60-2 /бетон В25 (М350), объем 0,52м3, расход ар-ры 87,7 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 5, 6), 403-7913"
	шт.
	1 564,40 
	1 691,43 

	403-7914
	      3БФ 60-3 /бетон В25 (М350), объем 0,52м3, расход ар-ры 81,70 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 5, 6)xe "Балки фундаментные::3БФ 60-3 /бетон В25 (М350), объем 0,52м3, расход ар-ры 81,70 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 5, 6), 403-7914"
	шт.
	1 521,88 
	1 645,45 

	403-7915
	      3БФ 60-4 /бетон В22,5 (М300), объем 0,52м3, расход ар-ры 76,30 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 5, 6)xe "Балки фундаментные::3БФ 60-4 /бетон В22,5 (М300), объем 0,52м3, расход ар-ры 76,30 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 5, 6), 403-7915"
	шт.
	1 459,05 
	1 577,52 

	403-7916
	      3БФ 60-5 /бетон В20 (М250), объем 0,52м3, расход ар-ры 62,70 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 5, 6)xe "Балки фундаментные::3БФ 60-5 /бетон В20 (М250), объем 0,52м3, расход ар-ры 62,70 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 5, 6), 403-7916"
	шт.
	1 387,25 
	1 499,90 

	403-7917
	      3БФ 60-6 /бетон В20 (М250), объем 0,52м3, расход ар-ры 31,30 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 5, 6)xe "Балки фундаментные::3БФ 60-6 /бетон В20 (М250), объем 0,52м3, расход ар-ры 31,30 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 5, 6), 403-7917"
	шт.
	1 164,74 
	1 259,31 

	403-7918
	      3БФ 60-7 /бетон В20 (М250), объем 0,52м3, расход ар-ры 26,90 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 5, 6)xe "Балки фундаментные::3БФ 60-7 /бетон В20 (М250), объем 0,52м3, расход ар-ры 26,90 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 5, 6), 403-7918"
	шт.
	1 133,56 
	1 225,60 

	Группа: Бетонные вентиляционные элементы

	403-8125
	Вентиляционный блок из бетона объемной массой 2500 кг/м3 В 12,5 (М 150) толщиной 30 смxe "Вентиляционный блок из бетона объемной массой 2500 кг/м3 В 12,5 (М 150) толщиной 30 см, 403-8125"
	м2
	684,00 
	725,59 

	
	Вентиляционный блок из бетона В 25 с расходом арматуры 50 кг/м3 бетона в деле, с одним рядом каналов, длиной блока:

	403-0042
	      до 3 м, толщиной до 30 смxe "Вентиляционный блок из бетона В 25 с расходом арматуры 50 кг/м3 бетона в деле, с одним рядом каналов, длиной блока::до 3 м, толщиной до 30 см, 403-0042"
	м3
	2 349,00 
	2 491,82 

	403-0043
	      более 3,0 м, толщиной до 30 смxe "Вентиляционный блок из бетона В 25 с расходом арматуры 50 кг/м3 бетона в деле, с одним рядом каналов, длиной блока::более 3,0 м, толщиной до 30 см, 403-0043"
	м3
	2 280,00 
	2 418,62 

	
	Вентиляционный блок-диафрагма жесткости из бетона В25 с расходом арматуры:

	403-0044
	      130 кг/м3 бетона в деле, длиной до 3 м, толщиной до 30 смxe "Вентиляционный блок-диафрагма жесткости из бетона В25 с расходом арматуры::130 кг/м3 бетона в деле, длиной до 3 м, толщиной до 30 см, 403-0044"
	м3
	2 349,00 
	2 587,66 

	403-0045
	      100 кг/м3 бетона в деле, длиной более 3 м, толщиной до 30 смxe "Вентиляционный блок-диафрагма жесткости из бетона В25 с расходом арматуры::100 кг/м3 бетона в деле, длиной более 3 м, толщиной до 30 см, 403-0045"
	м3
	2 202,75 
	2 426,55 

	403-0046
	      130 кг/м3 бетона в деле, с консолями, длиной до 3 м, толщиной до 30 смxe "Вентиляционный блок-диафрагма жесткости из бетона В25 с расходом арматуры::130 кг/м3 бетона в деле, с консолями, длиной до 3 м, толщиной до 30 см, 403-0046"
	м3
	2 398,58 
	2 642,28 

	403-0047
	      90 кг/м3 бетона в деле, с консолями, длиной более 3 м, толщиной до 30 смxe "Вентиляционный блок-диафрагма жесткости из бетона В25 с расходом арматуры::90 кг/м3 бетона в деле, с консолями, длиной более 3 м, толщиной до 30 см, 403-0047"
	м3
	2 278,71 
	2 510,23 

	403-0048
	      190 кг/м3 бетона в деле, с проемом, длиной до 3 м, толщиной до 30 смxe "Вентиляционный блок-диафрагма жесткости из бетона В25 с расходом арматуры::190 кг/м3 бетона в деле, с проемом, длиной до 3 м, толщиной до 30 см, 403-0048"
	м3
	2 612,21 
	2 877,61 

	403-0049
	      150 кг/м3 бетона в деле, с проемом, длиной более 3 м, толщиной до 30 смxe "Вентиляционный блок-диафрагма жесткости из бетона В25 с расходом арматуры::150 кг/м3 бетона в деле, с проемом, длиной более 3 м, толщиной до 30 см, 403-0049"
	м3
	2 463,86 
	2 714,19 

	403-0050
	      160 кг/м3 бетона в деле, консолями и проемами, длиной до 3 м, толщиной до 30 смxe "Вентиляционный блок-диафрагма жесткости из бетона В25 с расходом арматуры::160 кг/м3 бетона в деле, консолями и проемами, длиной до 3 м, толщиной до 30 см, 403-0050"
	м3
	2 605,09 
	2 869,77 

	403-0054
	      90 кг/м3 бетона в деле, консолями и проемами, длиной более 3 м, толщиной до 30 смxe "Вентиляционный блок-диафрагма жесткости из бетона В25 с расходом арматуры::90 кг/м3 бетона в деле, консолями и проемами, длиной более 3 м, толщиной до 30 см, 403-0054"
	м3
	2 524,38 
	2 780,86 

	
	Вентиляционный блок крышной :

	403-8153
	      ВК 13.8.26 /бетон В15 (М200) объем 0,174 м3, расход ар-ры 4,64 кг/ (серия 1.034.1-1/90 вып.1)xe "Вентиляционный блок крышной::ВК 13.8.26 /бетон В15 (М200) объем 0,174 м3, расход ар-ры 4,64 кг/ (серия 1.034.1-1/90 вып.1), 403-8153"
	шт.
	233,95 
	244,19 

	403-8154
	      ВК 13.12.26 /бетон В15 (М200) объем 0,284 м3, расход ар-ры 5,06 кг/ (серия 1.034.1-1/90 вып.1)xe "Вентиляционный блок крышной::ВК 13.12.26 /бетон В15 (М200) объем 0,284 м3, расход ар-ры 5,06 кг/ (серия 1.034.1-1/90 вып.1), 403-8154"
	шт.
	424,22 
	442,80 

	403-0060
	      ВК 13.15.26 /бетон В15 (М200) объем 0,332 м3, расход ар-ры 5,53 кг/ (серия 1.034.1-1/90 вып.1)xe "Вентиляционный блок крышной::ВК 13.15.26 /бетон В15 (М200) объем 0,332 м3, расход ар-ры 5,53 кг/ (серия 1.034.1-1/90 вып.1), 403-0060"
	шт.
	493,43 
	515,05 

	403-0061
	      ВК 13.26.26 /бетон В15 (М200) объем 0,609 м3, расход ар-ры 6,80 кг/ (серия 1.034.1-1/90 вып.1)xe "Вентиляционный блок крышной::ВК 13.26.26 /бетон В15 (М200) объем 0,609 м3, расход ар-ры 6,80 кг/ (серия 1.034.1-1/90 вып.1), 403-0061"
	шт.
	883,57 
	922,26 

	403-0063
	      ВК 13.20.26 /бетон В15 (М200) объем 0,696 м3, расход ар-ры 7,36 кг/ (серия 1.034.1-1/90 вып.1)xe "Вентиляционный блок крышной::ВК 13.20.26 /бетон В15 (М200) объем 0,696 м3, расход ар-ры 7,36 кг/ (серия 1.034.1-1/90 вып.1), 403-0063"
	шт.
	1 007,15 
	1 051,26 


	403-0064
	Вентиляционные крышные блоки из бетона В15 с расходом арматуры 18 кг/м3 бетона в деле, длиной до 3 м, толщиной до 30 смxe "Вентиляционные крышные блоки из бетона В15 с расходом арматуры 18 кг/м3 бетона в деле, длиной до 3 м, толщиной до 30 см, 403-0064"
	м3
	1 494,89 
	1 560,38 

	403-8054
	Вентиляционные шахты не утепленные из бетона объемной массой менее 1600 кг/м3 В 7,5 (М 100) с расходом арматуры 31 кг/м3 бетона в плотном телеxe "Вентиляционные шахты не утепленные из бетона объемной массой менее 1600 кг/м3 В 7,5 (М 100) с расходом арматуры 31 кг/м3 бетона в плотном теле, 403-8054"
	м3 в пл.т.
	2 349,15 
	2 539,90 

	Группа: Блоки

	403-1005
	Блоки бетонные стендаxe "Блоки бетонные стенда, 403-1005"
	м3
	730,63 
	847,34 

	403-9030
	Блоки бетонные стендаxe "Блоки бетонные стенда, 403-9030"
	м3
	- 
	- 

	403-8042
	Блоки для углов зданий из легких бетонов объемной массой 1000-1200 кг/м3, объемом до 0,5 м3xe "Блоки для углов зданий из легких бетонов объемной массой 1000-1200 кг/м3, объемом до 0,5 м3, 403-8042"
	м3
	1 274,16 
	1 481,59 

	403-8043
	Блоки для углов зданий из легких бетонов объемной массой 1000-1200 кг/м3, объемом более 0,5 м3xe "Блоки для углов зданий из легких бетонов объемной массой 1000-1200 кг/м3, объемом более 0,5 м3, 403-8043"
	м3
	1 147,76 
	1 334,62 

	403-9122
	Блоки железобетонныеxe "Блоки железобетонные, 403-9122"
	т
	- 
	- 

	403-9123
	Блоки железобетонныеxe "Блоки железобетонные, 403-9123"
	шт.
	- 
	- 

	
	Блоки железобетонные:

	403-1004
	      анкерныеxe "Блоки железобетонные::анкерные, 403-1004"
	м3
	1 250,00 
	1 453,50 

	403-2121
	      бордюров и плит в переходных частях из бетона класса В25W6F200 с расходом арматуры 49,62 кг/м3xe "Блоки железобетонные::бордюров и плит в переходных частях из бетона класса В25W6F200 с расходом арматуры 49,62 кг/м3, 403-2121"
	м3
	1 550,00 
	1 704,48 

	403-9002
	      с расходом арматуры 82 кг/м3xe "Блоки железобетонные::с расходом арматуры 82 кг/м3, 403-9002"
	м3
	- 
	- 

	403-0065
	      с расходом арматуры 82 кг/м3xe "Блоки железобетонные::с расходом арматуры 82 кг/м3, 403-0065"
	м3
	771,88 
	895,38 

	403-9055
	      кабельных каналовxe "Блоки железобетонные::кабельных каналов, 403-9055"
	шт.
	- 
	- 

	403-1560
	      контурные устоев и промежуточных опорxe "Блоки железобетонные::контурные устоев и промежуточных опор, 403-1560"
	м3
	2 180,73 
	2 402,29 

	403-1610
	      лекальные под звенья круглых труб и лотковxe "Блоки железобетонные::лекальные под звенья круглых труб и лотков, 403-1610"
	м3
	1 272,88 
	1 402,20 

	403-0066
	      лекальные под звенья круглых труб и лотков, из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 60 кг/м3xe "Блоки железобетонные::лекальные под звенья круглых труб и лотков, из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 60 кг/м3, 403-0066"
	м3
	1 205,39 
	1 327,86 

	403-2122
	      лестничных площадок, косоуров и сходов из бетона класса В20, W6, F200 с расходом арматуры 100 кг/м3xe "Блоки железобетонные::лестничных площадок, косоуров и сходов из бетона класса В20, W6, F200 с расходом арматуры 100 кг/м3, 403-2122"
	м3
	2 863,31 
	3 148,67 

	403-1530
	      мягкого въездаxe "Блоки железобетонные::мягкого въезда, 403-1530"
	м3
	2 256,35 
	2 485,60 

	403-0067
	      мягкого въезда из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 100 кг/м3 (для опор мостов и путепроводов)xe "Блоки железобетонные::мягкого въезда из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 100 кг/м3 (для опор мостов и путепроводов), 403-0067"
	м3
	2 053,89 
	2 262,56 

	403-6300
	      наружной обделки шахтных стволов и тоннелейxe "Блоки железобетонные::наружной обделки шахтных стволов и тоннелей, 403-6300"
	м3
	2 380,58 
	2 622,45 

	403-1510
	      насадокxe "Блоки железобетонные::насадок, 403-1510"
	м3
	2 407,63 
	2 750,48 

	403-0073
	      насадок из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 100 кг/м3 (для опор мостов и путепроводов)xe "Блоки железобетонные::насадок из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 100 кг/м3 (для опор мостов и путепроводов), 403-0073"
	м3
	2 134,29 
	2 351,12 

	403-2099
	      насадок из бетона класса В22,5, W6, F300 с расходом арматуры 153,20 кг/м3xe "Блоки железобетонные::насадок из бетона класса В22,5, W6, F300 с расходом арматуры 153,20 кг/м3, 403-2099"
	м3
	4 104,87 
	4 513,97 

	403-5011
	      обделок цельносекционныеxe "Блоки железобетонные::обделок цельносекционные, 403-5011"
	м3
	1 916,44 
	2 111,16 

	403-3210
	      объемные для канализационных и водосточных коллекторовxe "Блоки железобетонные::объемные для канализационных и водосточных коллекторов, 403-3210"
	м3
	2 628,58 
	3 002,89 

	403-1620
	      оголовков железобетонных и бетонных труб и лотковxe "Блоки железобетонные::оголовков железобетонных и бетонных труб и лотков, 403-1620"
	м3
	1 272,88 
	1 376,24 

	403-1003
	      опорныеxe "Блоки железобетонные::опорные, 403-1003"
	м3
	802,79 
	867,98 

	403-1002
	      подкладныеxe "Блоки железобетонные::подкладные, 403-1002"
	м3
	1 262,46 
	1 364,97 

	403-1550
	      подферменников и прокладников, переходные плитыxe "Блоки железобетонные::подферменников и прокладников, переходные плиты, 403-1550"
	м3
	2 506,27 
	2 760,91 

	403-2120
	      подферменников и прокладников из бетона класса В22, W6, F300 с расходом арматуры 156,97 кг/м3xe "Блоки железобетонные::подферменников и прокладников из бетона класса В22, W6, F300 с расходом арматуры 156,97 кг/м3, 403-2120"
	м3
	3 693,02 
	4 061,07 

	403-4060
	      полигональные сборные силосов и градиренxe "Блоки железобетонные::полигональные сборные силосов и градирен, 403-4060"
	м3
	2 374,87 
	2 713,05 

	403-9121
	      сборныеxe "Блоки железобетонные::сборные, 403-9121"
	м3
	- 
	- 

	403-1540
	      тротуарные пролетных строений, консоли мостов и путепроводовxe "Блоки железобетонные::тротуарные пролетных строений, консоли мостов и путепроводов, 403-1540"
	м3
	3 070,34 
	3 382,29 

	403-2119
	      тела опор контурные и переходные из бетона класса В30, W6, F300 с расходом арматуры 134,00 кг/м3xe "Блоки железобетонные::тела опор контурные и переходные из бетона класса В30, W6, F300 с расходом арматуры 134,00 кг/м3, 403-2119"
	м3
	3 693,02 
	4 061,07 

	403-0074
	      фундаментныеxe "Блоки железобетонные::фундаментные, 403-0074"
	м3
	1 061,23 
	1 158,23 

	403-1520
	      шкафных коробок (стенок) устоевxe "Блоки железобетонные::шкафных коробок (стенок) устоев, 403-1520"
	м3
	2 660,17 
	2 930,44 

	403-0075
	      шкафных коробок (стенок) устоев из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 100 кг/м3 (для опор мостов и путепроводов)xe "Блоки железобетонные::шкафных коробок (стенок) устоев из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 100 кг/м3 (для опор мостов и путепроводов), 403-0075"
	м3
	2 296,08 
	2 529,37 

	403-2110
	      шкафных коробок (стенок) из бетона класса В25, W6, F300 с расходом арматуры 115,5 кг/м3xe "Блоки железобетонные::шкафных коробок (стенок) из бетона класса В25, W6, F300 с расходом арматуры 115,5 кг/м3, 403-2110"
	м3
	3 644,79 
	4 008,04 

	403-2123
	Блоки (плиты) тротуарные пролетных строений из бетона класса В30, W6, F300 с расходом арматуры 202,08 кг/м3xe "Блоки (плиты) тротуарные пролетных строений из бетона класса В30, W6, F300 с расходом арматуры 202,08 кг/м3, 403-2123"
	м3
	2 208,89 
	2 429,03 

	403-2124
	Блоки железобетонные стен фундаментов лотка, кордона трубы водопропускной  прямоугольной /бетон класса В20, F300, расход арматуры 5,3 кг/ (серия 3.501.1-179-94)xe "Блоки железобетонные стен фундаментов лотка, кордона трубы водопропускной  прямоугольной /бетон класса В20, F300, расход арматуры 5,3 кг/ (серия 3.501.1-179-94), 403-2124"
	м3
	496,00 
	545,43 

	403-2125
	Блоки железобетонные насадок, откосных стенок  трубы водопропускной  прямоугольной /бетон класса В30, F300, расход арматуры 25,2 кг (серия 3.501.1-179-94)xe "Блоки железобетонные насадок, откосных стенок  трубы водопропускной  прямоугольной /бетон класса В30, F300, расход арматуры 25,2 кг (серия 3.501.1-179-94), 403-2125"
	м3
	2 083,20 
	2 290,82 

	403-2126
	Блоки железобетонные перекрытий средней части трубы и блоки перекрытия оголовочные трубы водопропускной  прямоугольной /бетона класса В35, F300, расход арматуры 150,9 кг (серия 3.501.1-179-94)xe "Блоки железобетонные перекрытий средней части трубы и блоки перекрытия оголовочные трубы водопропускной  прямоугольной /бетона класса В35, F300, расход арматуры 150,9 кг (серия 3.501.1-179-94), 403-2126"
	м3
	2 331,20 
	2 563,54 

	
	Блоки насадок:

	403-8369
	      1БH 40-1-1 /бетон В25 (М350), объем 1,25 м3, расход ар-ры 210,5 кг/ (серия 3.503.1-79)xe "Блоки насадок::1БH 40-1-1 /бетон В25 (М350), объем 1,25 м3, расход ар-ры 210,5 кг/ (серия 3.503.1-79), 403-8369"
	шт.
	3 009,75 
	3 438,34 

	403-8370
	      2БH 55-1-1 /бетон В25 (М350), объем 2,92 м3, расход ар-ры 398,3 кг/ (серия 3.503.1-79)xe "Блоки насадок::2БH 55-1-1 /бетон В25 (М350), объем 2,92 м3, расход ар-ры 398,3 кг/ (серия 3.503.1-79), 403-8370"
	шт.
	6 518,57 
	7 446,82 

	403-8371
	      2БH 55-1-2 /бетон В25 (М350), объем 2,92 м3, расход ар-ры 398,3 кг/ (серия 3.503.1-79)xe "Блоки насадок::2БH 55-1-2 /бетон В25 (М350), объем 2,92 м3, расход ар-ры 398,3 кг/ (серия 3.503.1-79), 403-8371"
	шт.
	6 518,57 
	7 446,82 

	403-8372
	      2БH 25-2-3 /бетон В25 (М350), объем 1,25 м3, расход ар-ры 192,6 кг/ (серия 3.503.1-79)xe "Блоки насадок::2БH 25-2-3 /бетон В25 (М350), объем 1,25 м3, расход ар-ры 192,6 кг/ (серия 3.503.1-79), 403-8372"
	шт.
	6 518,57 
	7 446,82 

	403-8374
	      2БH 40-2-1, 2 /бетон В25 (М350), объем 2,05 м3, расход ар-ры 278,1 кг/ (серия 3.503.1-79)xe "Блоки насадок::2БH 40-2-1, 2 /бетон В25 (М350), объем 2,05 м3, расход ар-ры 278,1 кг/ (серия 3.503.1-79), 403-8374"
	шт.
	7 026,03 
	8 026,53 

	403-8375
	      2БH 40-2-3 /бетон В25 (М350), объем 2,05 м3, расход ар-ры 275,5 кг/ (серия 3.503.1-79)xe "Блоки насадок::2БH 40-2-3 /бетон В25 (М350), объем 2,05 м3, расход ар-ры 275,5 кг/ (серия 3.503.1-79), 403-8375"
	шт.
	6 917,03 
	7 902,01 

	403-8376
	      4БH 40-1-1 /бетон В25 (М350), объем 1,73 м3, расход ар-ры 205 кг/ (серия 3.503.1-79)xe "Блоки насадок::4БH 40-1-1 /бетон В25 (М350), объем 1,73 м3, расход ар-ры 205 кг/ (серия 3.503.1-79), 403-8376"
	шт.
	3 913,20 
	4 470,44 

	403-8377
	      5БH 25-2-1 /бетон В25 (М350), объем 1,25 м3, расход ар-ры 200,2 кг/ (серия 3.503.1-79)xe "Блоки насадок::5БH 25-2-1 /бетон В25 (М350), объем 1,25 м3, расход ар-ры 200,2 кг/ (серия 3.503.1-79), 403-8377"
	шт.
	3 093,19 
	3 533,66 

	403-8378
	      5БH 25-2-3 /бетон В30 (М400), объем 1,25 м3, расход ар-ры 213 кг/ (серия 3.503.1-79)xe "Блоки насадок::5БH 25-2-3 /бетон В30 (М400), объем 1,25 м3, расход ар-ры 213 кг/ (серия 3.503.1-79), 403-8378"
	шт.
	4 524,02 
	5 168,24 

	403-8379
	      5БH 40-2-1 /бетон В30 (М400), объем 2,05 м3, расход ар-ры 402 кг/ (серия 3.503.1-79)xe "Блоки насадок::5БH 40-2-1 /бетон В30 (М400), объем 2,05 м3, расход ар-ры 402 кг/ (серия 3.503.1-79), 403-8379"
	шт.
	7 168,42 
	8 189,20 

	403-8380
	      5БH 40-2-3 /бетон В30 (М400), объем 2,05 м3, расход ар-ры 302 кг/ (серия 3.503.1-79)xe "Блоки насадок::5БH 40-2-3 /бетон В30 (М400), объем 2,05 м3, расход ар-ры 302 кг/ (серия 3.503.1-79), 403-8380"
	шт.
	4 975,66 
	5 684,19 

	
	Блоки шкафных коробок (стенок) устоев:

	403-4012
	      БС-12-1 /бетон В25 (М350), объем 0,12 м3, расход ар-ры 17,4 кг/ (серия 3.503.1-79)xe "Блоки шкафных коробок (стенок) устоев::БС-12-1 /бетон В25 (М350), объем 0,12 м3, расход ар-ры 17,4 кг/ (серия 3.503.1-79), 403-4012"
	шт.
	354,24 
	390,23 

	403-4013
	      БС-12-2 /бетон В25 (М350), объем 0,12 м3, расход ар-ры 17,4 кг/ (серия 3.503.1-79)xe "Блоки шкафных коробок (стенок) устоев::БС-12-2 /бетон В25 (М350), объем 0,12 м3, расход ар-ры 17,4 кг/ (серия 3.503.1-79), 403-4013"
	шт.
	354,24 
	390,23 

	
	Блоки подферменников и прокладников, переходные плиты:

	403-2106
	      П400.98.25ТАIII /бетон В30 (М400), объем 0,85 м3, расход ар-ры 75,31 кг/ (серия 3.503.1-96.1 вып.1-1)xe "Блоки подферменников и прокладников, переходные плиты::П400.98.25ТАIII /бетон В30 (М400), объем 0,85 м3, расход ар-ры 75,31 кг/ (серия 3.503.1-96.1 вып.1-1), 403-2106"
	шт.
	2 151,60 
	2 326,31 

	403-2107
	      П600.98.30ТАIII /бетон В30 (М400), объем 1,6 м3, расход ар-ры 150,3 кг/ (серия 3.503.1-96.1 вып.1-1)xe "Блоки подферменников и прокладников, переходные плиты::П600.98.30ТАIII /бетон В30 (М400), объем 1,6 м3, расход ар-ры 150,3 кг/ (серия 3.503.1-96.1 вып.1-1), 403-2107"
	шт.
	4 225,61 
	4 568,73 

	403-2108
	      П800.98.40ТАIII /бетон В30 (М400), объем 2,9 м3, расход ар-ры 245,9 кг/ (серия 3.503.1-96.1 вып.1-1)xe "Блоки подферменников и прокладников, переходные плиты::П800.98.40ТАIII /бетон В30 (М400), объем 2,9 м3, расход ар-ры 245,9 кг/ (серия 3.503.1-96.1 вып.1-1), 403-2108"
	шт.
	7 414,28 
	8 016,32 

	403-2109
	      ПТ200.75.15ТАIII /бетон В30 (М400), объем 0,22 м3, расход ар-ры 10,39 кг/ (серия 3.503.1-96.1 вып.1-1)xe "Блоки подферменников и прокладников, переходные плиты::ПТ200.75.15ТАIII /бетон В30 (М400), объем 0,22 м3, расход ар-ры 10,39 кг/ (серия 3.503.1-96.1 вып.1-1), 403-2109"
	шт.
	562,47 
	608,14 

	
	Блоки лекальные под звенья круглых труб и лотков:

	403-2049
	      Ф 20-1 /бетон В20 (М250), объем 0,74 м3, расход ар-ры 31,8 кг/ (т.п. 503-7-015.90)xe "Блоки лекальные под звенья круглых труб и лотков::Ф 20-1 /бетон В20 (М250), объем 0,74 м3, расход ар-ры 31,8 кг/ (т.п. 503-7-015.90), 403-2049"
	шт.
	1 372,83 
	1 484,30 

	403-2050
	      Ф 20-3-4 /бетон В20 (М250), объем 1,07 м3, расход ар-ры 38,04 кг/ (т.п. 503-7-015.90)xe "Блоки лекальные под звенья круглых труб и лотков::Ф 20-3-4 /бетон В20 (М250), объем 1,07 м3, расход ар-ры 38,04 кг/ (т.п. 503-7-015.90), 403-2050"
	шт.
	1 737,96 
	1 879,08 

	
	Блоки (плиты):

	403-5201
	      железобетонные перекрытий сборных тоннелейxe "Блоки (плиты)::железобетонные перекрытий сборных тоннелей, 403-5201"
	м3
	2 367,57 
	2 583,97 

	403-5211
	      железобетонные лотков тоннельных обделокxe "Блоки (плиты)::железобетонные лотков тоннельных обделок, 403-5211"
	м3
	2 388,13 
	2 728,20 

	403-0076
	      тротуарные пролетных строений, консоли мостов и путепроводов, из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 100 кг/м3 (для опор мостов и путепроводов)xe "Блоки (плиты)::тротуарные пролетных строений, консоли мостов и путепроводов, из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 100 кг/м3 (для опор мостов и путепроводов), 403-0076"
	м3
	1 586,34 
	1 812,23 

	403-9110
	Блоки и тюбинги железобетонныеxe "Блоки и тюбинги железобетонные, 403-9110"
	м3
	- 
	- 

	403-5300
	Блоки-тюбинги железобетонныеxe "Блоки-тюбинги железобетонные, 403-5300"
	м3
	6 903,05 
	7 463,57 

	403-5310
	Тюбинг железобетонный для шахтного ствола диаметром 5500 мм, БНxe "Тюбинг железобетонный для шахтного ствола диаметром 5500 мм, БН, 403-5310"
	компл.
	12 445,82 
	13 686,20 

	403-5311
	Тюбинг железобетонный для шахтного ствола диаметром 5500 мм, МНxe "Тюбинг железобетонный для шахтного ствола диаметром 5500 мм, МН, 403-5311"
	компл.
	11 427,43 
	12 566,31 

	403-5320
	Тюбинг железобетонный для шахтного ствола диаметром 7700 мм, БНxe "Тюбинг железобетонный для шахтного ствола диаметром 7700 мм, БН, 403-5320"
	компл.
	16 066,79 
	17 668,04 

	403-5321
	Тюбинг железобетонный для шахтного ствола диаметром 7700 мм, МНxe "Тюбинг железобетонный для шахтного ствола диаметром 7700 мм, МН, 403-5321"
	компл.
	14 652,35 
	16 112,63 

	403-0077
	Блоки контурные устоев и промежуточных опор, из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 100 кг/м3 (для опор мостов и путепроводов)xe "Блоки контурные устоев и промежуточных опор, из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 100 кг/м3 (для опор мостов и путепроводов), 403-0077"
	м3
	1 770,01 
	1 946,50 

	403-9004
	Блоки лотков полутруб с расходом арматуры 66,6 кг/м3xe "Блоки лотков полутруб с расходом арматуры 66,6 кг/м3, 403-9004"
	м3
	- 
	- 

	403-0078
	Блоки лотков полутруб с расходом арматуры 66,6 кг/м3xe "Блоки лотков полутруб с расходом арматуры 66,6 кг/м3, 403-0078"
	м3
	1 272,88 
	1 454,14 

	403-0079
	Блоки оголовков железобетонных и бетонных труб и лотков, из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 60 кг/м3xe "Блоки оголовков железобетонных и бетонных труб и лотков, из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 60 кг/м3, 403-0079"
	м3
	1 579,20 
	1 691,32 

	403-8055
	Блоки под вентшахту из бетона объемной массой менее 1600 кг/м3 В7,5 (М100) с расходом арматуры 74 кг/м3 бетона в плотном телеxe "Блоки под вентшахту из бетона объемной массой менее 1600 кг/м3 В7,5 (М100) с расходом арматуры 74 кг/м3 бетона в плотном теле, 403-8055"
	м3 в пл.т.
	2 165,70 
	2 319,47 

	403-0080
	Блоки подферменников и прокладников, переходные плиты из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 100 кг/м3 (для опор мостов и путепроводов)xe "Блоки подферменников и прокладников, переходные плиты из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 100 кг/м3 (для опор мостов и путепроводов), 403-0080"
	м3
	1 852,15 
	1 983,66 

	403-8303
	Блоки полигональные сборные для силосов диаметром 6 м для хранения зерна, из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 80 кг/м3xe "Блоки полигональные сборные для силосов диаметром 6 м для хранения зерна, из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 80 кг/м3, 403-8303"
	м3
	2 436,69 
	2 609,69 

	403-8200
	Блоки портальных оголовков и диафрагмы оголовков железобетонныеxe "Блоки портальных оголовков и диафрагмы оголовков железобетонные, 403-8200"
	м3
	1 725,18 
	1 847,67 

	403-2100
	Блоки решетки железобетонныеxe "Блоки решетки железобетонные, 403-2100"
	м3
	1 756,63 
	1 881,35 

	403-0081
	Блоки решетки железобетонные из бетона В20 (М250) с расходом арматуры 50 кг/м3xe "Блоки решетки железобетонные из бетона В20 (М250) с расходом арматуры 50 кг/м3, 403-0081"
	м3
	1 703,55 
	1 824,50 

	
	Блоки стеновые Г-образные:

	403-8169
	      из бетона В22,5 (М300), объемом до 0,2 м3xe "Блоки стеновые Г-образные::из бетона В22,5 (М300), объемом до 0,2 м3, 403-8169"
	м3
	1 935,17 
	2 072,57 

	403-8170
	      из бетона В22,5 (М300), объемом от 2 до 4 м3xe "Блоки стеновые Г-образные::из бетона В22,5 (М300), объемом от 2 до 4 м3, 403-8170"
	м3
	1 777,12 
	1 903,30 

	403-8171
	      с нишами из бетона В22,5 (М300), объемом до 1 м3xe "Блоки стеновые Г-образные::с нишами из бетона В22,5 (М300), объемом до 1 м3, 403-8171"
	м3
	2 282,87 
	2 444,95 

	403-8172
	      с нишами из бетона В22,5 (М300), объемом более 1 м3xe "Блоки стеновые Г-образные::с нишами из бетона В22,5 (М300), объемом более 1 м3, 403-8172"
	м3
	2 142,38 
	2 294,49 

	403-9038
	Блоки фундаментов железобетонные для открытых распределительных устройствxe "Блоки фундаментов железобетонные для открытых распределительных устройств, 403-9038"
	шт.
	- 
	- 

	403-8382
	Блоки фундаментов из бетона класса В20, W6, F200 с расходом стали 23,66 кг/м3xe "Блоки фундаментов из бетона класса В20, W6, F200 с расходом стали 23,66 кг/м3, 403-8382"
	м3
	1 056,28 
	1 161,56 

	403-0082
	Объемный блок будки выхода на крышу, из бетона В15 (М200) с расходом арматуры до 30 кг/м3xe "Объемный блок будки выхода на крышу, из бетона В15 (М200) с расходом арматуры до 30 кг/м3, 403-0082"
	м3
	1 952,57 
	2 230,62 

	403-0083
	Объемный блок камеры мусороудаления при толщине стенок камеры 10 см, из бетона В12,5 (М150) с расходом арматуры 110 кг/м3xe "Объемный блок камеры мусороудаления при толщине стенок камеры 10 см, из бетона В12,5 (М150) с расходом арматуры 110 кг/м3, 403-0083"
	м3
	2 079,77 
	2 375,93 

	Группа: Диафрагмы

	
	Диафрагмы жесткости:

	403-0084
	      железобетонныеxe "Диафрагмы жесткости::железобетонные, 403-0084"
	м3
	2 234,00 
	2 457,40 

	403-0085
	      без проемов из бетона В20 (М250) с расходом арматуры 100 кг/м3xe "Диафрагмы жесткости::без проемов из бетона В20 (М250) с расходом арматуры 100 кг/м3, 403-0085"
	м3
	1 912,20 
	2 106,48 

	403-0086
	      с проемами из бетона В20 (М250) с расходом арматуры 200 кг/м3xe "Диафрагмы жесткости::с проемами из бетона В20 (М250) с расходом арматуры 200 кг/м3, 403-0086"
	м3
	1 956,13 
	2 154,87 

	
	Диафрагма жесткости:

	403-8065
	      1ДП26.33 /бетон В25 (М350), объем 0,95 м3, расход ар-ры 200,11 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)xe "Диафрагма жесткости::1ДП26.33 /бетон В25 (М350), объем 0,95 м3, расход ар-ры 200,11 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1), 403-8065"
	шт.
	2 821,90 
	3 104,09 

	403-8066
	      1ДП30.33 /бетон В25 (М350), объем 1,15 м3, расход ар-ры 213,09 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)xe "Диафрагма жесткости::1ДП30.33 /бетон В25 (М350), объем 1,15 м3, расход ар-ры 213,09 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1), 403-8066"
	шт.
	3 194,30 
	3 513,73 

	403-8067
	      1ДП26.36 /бетон В20 (М250), объем 1,055 м3, расход ар-ры 255,01 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)xe "Диафрагма жесткости::1ДП26.36 /бетон В20 (М250), объем 1,055 м3, расход ар-ры 255,01 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1), 403-8067"
	шт.
	3 288,90 
	3 617,79 

	403-8068
	      1ДП 30.36 /бетон В20 (М250), объем 1,28 м3, расход ар-ры 265,9кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)xe "Диафрагма жесткости::1ДП 30.36 /бетон В20 (М250), объем 1,28 м3, расход ар-ры 265,9кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1), 403-8068"
	шт.
	3 715,80 
	4 087,38 

	403-8076
	      2ДП26.33 /бетон В25 (М350), объем 1,0 м3, расход ар-ры 206,93кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)xe "Диафрагма жесткости::2ДП26.33 /бетон В25 (М350), объем 1,0 м3, расход ар-ры 206,93кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1), 403-8076"
	шт.
	3 146,60 
	3 461,26 

	403-8077
	      2ДП30.33 /бетон В25 (М350), объем 1,35 м3, расход ар-ры 220,96 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)xe "Диафрагма жесткости::2ДП30.33 /бетон В25 (М350), объем 1,35 м3, расход ар-ры 220,96 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1), 403-8077"
	шт.
	3 490,30 
	3 839,33 

	403-8078
	      2ДП26.36 /бетон В20 (М250), объем 1,26 м3, расход ар-ры 252,61 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)xe "Диафрагма жесткости::2ДП26.36 /бетон В20 (М250), объем 1,26 м3, расход ар-ры 252,61 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1), 403-8078"
	шт.
	3 586,60 
	3 945,26 

	403-8079
	      2ДП 30.36 /бетон В20 (М250), объем 1,48 м3, расход ар-ры 274,59 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)xe "Диафрагма жесткости::2ДП 30.36 /бетон В20 (М250), объем 1,48 м3, расход ар-ры 274,59 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1), 403-8079"
	шт.
	3 976,80 
	4 374,48 

	403-8081
	      2ДП26.42 /бетон В20 (М250), объем 1,84 м3, расход ар-ры 294,79 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)xe "Диафрагма жесткости::2ДП26.42 /бетон В20 (М250), объем 1,84 м3, расход ар-ры 294,79 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1), 403-8081"
	шт.
	3 840,20 
	4 224,22 

	403-0089
	      1Д26.20 /бетон В25 (М350), объем 0,88 м3, расход ар-ры 77,08кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)xe "Диафрагма жесткости::1Д26.20 /бетон В25 (М350), объем 0,88 м3, расход ар-ры 77,08кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1), 403-0089"
	шт.
	1 904,50 
	2 094,95 

	403-0090
	      1Д30.20 /бетон В25 (М350), объем 1,02 м3, расход ар-ры 82,65кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)xe "Диафрагма жесткости::1Д30.20 /бетон В25 (М350), объем 1,02 м3, расход ар-ры 82,65кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1), 403-0090"
	шт.
	2 109,20 
	2 320,12 

	403-0094
	      1Д26.33 /бетон В25 (М350), объем 1,34 м3, расход ар-ры 112,73 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)xe "Диафрагма жесткости::1Д26.33 /бетон В25 (М350), объем 1,34 м3, расход ар-ры 112,73 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1), 403-0094"
	шт.
	2 837,20 
	3 120,92 

	403-0095
	      1Д30.33 /бетон В25 (М350), объем 1,56 м3, расход ар-ры 121,71 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)xe "Диафрагма жесткости::1Д30.33 /бетон В25 (М350), объем 1,56 м3, расход ар-ры 121,71 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1), 403-0095"
	шт.
	3 228,80 
	3 551,68 

	403-0097
	      1Д 24.36 /бетон В25 (М350), объем 1,35 м3, расход ар-ры 149,55 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)xe "Диафрагма жесткости::1Д 24.36 /бетон В25 (М350), объем 1,35 м3, расход ар-ры 149,55 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1), 403-0097"
	шт.
	3 148,60 
	3 463,46 

	403-0098
	      1Д26.36 /бетон В20 (М250), объем 1,45 м3, расход ар-ры 156,03 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)xe "Диафрагма жесткости::1Д26.36 /бетон В20 (М250), объем 1,45 м3, расход ар-ры 156,03 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1), 403-0098"
	шт.
	3 274,40 
	3 601,84 

	403-0099
	      1Д30.36 /бетон В20 (М250), объем 1,69м3, расход ар-ры 169,73кг/ (серия 1.020-1/87 вып 4-1)xe "Диафрагма жесткости::1Д30.36 /бетон В20 (М250), объем 1,69м3, расход ар-ры 169,73кг/ (серия 1.020-1/87 вып 4-1), 403-0099"
	шт.
	3 652,70 
	4 017,97 

	403-8102
	      1Д26.42 /бетон В20 (М250), объем 1,67 м3, расход ар-ры 195,29 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)xe "Диафрагма жесткости::1Д26.42 /бетон В20 (М250), объем 1,67 м3, расход ар-ры 195,29 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1), 403-8102"
	шт.
	3 837,60 
	4 221,36 

	403-8112
	      2Д26.33 /бетон В25 (М350), объем 1,51 м3, расход ар-ры 119,55 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)xe "Диафрагма жесткости::2Д26.33 /бетон В25 (М350), объем 1,51 м3, расход ар-ры 119,55 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1), 403-8112"
	шт.
	3 161,80 
	3 477,98 

	403-8114
	      2Д 30.33 /бетон В25 (М350), объем 1,76 м3, расход ар-ры 129,58 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)xe "Диафрагма жесткости::2Д 30.33 /бетон В25 (М350), объем 1,76 м3, расход ар-ры 129,58 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1), 403-8114"
	шт.
	3 520,20 
	3 872,22 

	403-8115
	      2Д 24.36 /бетон В20 (М250), объем 1,51 м3, расход ар-ры 156,62 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)xe "Диафрагма жесткости::2Д 24.36 /бетон В20 (М250), объем 1,51 м3, расход ар-ры 156,62 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1), 403-8115"
	шт.
	3 392,90 
	3 732,19 

	403-8116
	      2Д26.36 /бетон В20 (М250), объем 1,62 м3, расход ар-ры 163,67 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)xe "Диафрагма жесткости::2Д26.36 /бетон В20 (М250), объем 1,62 м3, расход ар-ры 163,67 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1), 403-8116"
	шт.
	3 558,50 
	3 914,35 

	403-8117
	      2Д 30.36 /бетон В20 (М250), объем 1,89 м3, расход ар-ры 178,42 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)xe "Диафрагма жесткости::2Д 30.36 /бетон В20 (М250), объем 1,89 м3, расход ар-ры 178,42 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1), 403-8117"
	шт.
	4 425,30 
	4 867,83 

	403-8121
	      2Д 26.42 /бетон В20 (М250), объем 1,84 м3, расход ар-ры 202,93 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)xe "Диафрагма жесткости::2Д 26.42 /бетон В20 (М250), объем 1,84 м3, расход ар-ры 202,93 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1), 403-8121"
	шт.
	3 960,20 
	4 356,22 

	Группа: Колодцы

	403-3310
	Колодцы железобетонные объемные смотровые железобетонныеxe "Колодцы железобетонные объемные смотровые железобетонные, 403-3310"
	м3
	922,86 
	1 054,27 

	403-8320
	Kолодцы сборные бетонные объемные из бетона класса В15, массой до 5 тxe "Kолодцы сборные бетонные объемные из бетона класса В15, массой до 5 т, 403-8320"
	м3
	1 063,00 
	1 214,37 

	403-8212
	Блоки объемные для канализационных и водосточных коллекторов, из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 80 кг/м3xe "Блоки объемные для канализационных и водосточных коллекторов, из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 80 кг/м3, 403-8212"
	м3
	2 651,78 
	3 029,39 

	403-7600
	Колодцы железобетонные объемных сооружений на лотковой сетиxe "Колодцы железобетонные объемных сооружений на лотковой сети, 403-7600"
	м3
	1 808,41 
	2 065,93 

	403-9202
	Колодец железобетонный сборный типовойxe "Колодец железобетонный сборный типовой, 403-9202"
	шт.
	- 
	- 

	403-3320
	Колодцы и коробки железобетонные телефонныеxe "Колодцы и коробки железобетонные телефонные, 403-3320"
	м3
	1 842,50 
	2 104,87 

	403-8254
	Колодцы объемные канализационные и смотровые из бетона В20 (М250) с расходом арматуры 50 кг/м3xe "Колодцы объемные канализационные и смотровые из бетона В20 (М250) с расходом арматуры 50 кг/м3, 403-8254"
	м3
	1 116,00 
	1 272,24 

	
	Колодцы канализационной связи марки:

	403-8180
	      ККС-5-10-В /бетон В15 (М200), объем 0,863м3, расход ар-ры 42,10кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82)xe "Колодцы канализационной связи марки::ККС-5-10-В /бетон В15 (М200), объем 0,863м3, расход ар-ры 42,10кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82), 403-8180"
	шт.
	1 494,54 
	1 703,86 

	403-8181
	      ККС-5-10-н /бетон В15 (М200), объем 0,885м3, расход ар-ры 45,20кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82)xe "Колодцы канализационной связи марки::ККС-5-10-н /бетон В15 (М200), объем 0,885м3, расход ар-ры 45,20кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82), 403-8181"
	шт.
	1 555,54 
	1 773,32 

	403-8184
	      ККС-4-80в /бетон В 15 (М200), объем 0,629м3, расход ар-ры 45,04кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82)xe "Колодцы канализационной связи марки::ККС-4-80в /бетон В 15 (М200), объем 0,629м3, расход ар-ры 45,04кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82), 403-8184"
	шт.
	1 206,96 
	1 375,94 

	403-8185
	      ККС-4-80Н /бетон В15 (М200), объем 0,65 м3, расход ар-ры 34,70кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82)xe "Колодцы канализационной связи марки::ККС-4-80Н /бетон В15 (М200), объем 0,65 м3, расход ар-ры 34,70кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82), 403-8185"
	шт.
	1 154,64 
	1 316,34 

	403-8188
	      ККС-4-10-В /бетон В15 (М200), объем 0,629м3, расход ар-ры 35,36кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82)xe "Колодцы канализационной связи марки::ККС-4-10-В /бетон В15 (М200), объем 0,629м3, расход ар-ры 35,36кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82), 403-8188"
	шт.
	1 130,80 
	1 289,11 

	403-8189
	      ККС-4-10-н /бетон В15 (М200), объем 0,56 м3, расход ар-ры 28,93кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82)xe "Колодцы канализационной связи марки::ККС-4-10-н /бетон В15 (М200), объем 0,56 м3, расход ар-ры 28,93кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82), 403-8189"
	шт.
	1 002,82 
	1 143,27 

	403-8337
	      ККС-4А-н /бетон В22,5 (М300), объем 0,589 м3, расход ар-ры 19,59 кг/xe "Колодцы канализационной связи марки::ККС-4А-н /бетон В22,5 (М300), объем 0,589 м3, расход ар-ры 19,59 кг/, 403-8337"
	шт.
	1 356,69 
	1 549,88 

	403-8335
	      ККС-4-в /бетон В22,5 (М300), объем 0,564 м3, расход ар-ры 20,17 кг/xe "Колодцы канализационной связи марки::ККС-4-в /бетон В22,5 (М300), объем 0,564 м3, расход ар-ры 20,17 кг/, 403-8335"
	шт.
	1 193,05 
	1 362,94 

	403-8192
	      ККС-3-80в /бетон В15 (М200), объем 0,46 м3, расход ар-ры 28,18кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82)xe "Колодцы канализационной связи марки::ККС-3-80в /бетон В15 (М200), объем 0,46 м3, расход ар-ры 28,18кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82), 403-8192"
	шт.
	878,72 
	1 001,74 

	403-8193
	      ККС-3-80Н /бетон В15 (М200), объем 0,49 м3, расход ар-ры 20,88кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82)xe "Колодцы канализационной связи марки::ККС-3-80Н /бетон В15 (М200), объем 0,49 м3, расход ар-ры 20,88кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82), 403-8193"
	шт.
	861,03 
	981,62 

	403-8196
	      ККС-3-10-В /бетон В15 (М200), объем 0,39 м3, расход ар-ры 20,54кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82)xe "Колодцы канализационной связи марки::ККС-3-10-В /бетон В15 (М200), объем 0,39 м3, расход ар-ры 20,54кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82), 403-8196"
	шт.
	758,07 
	864,20 

	403-8197
	      ККС-3-10-н /бетон В15 (М200), объем 0,41 м3, расход ар-ры 19,65кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82)xe "Колодцы канализационной связи марки::ККС-3-10-н /бетон В15 (М200), объем 0,41 м3, расход ар-ры 19,65кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82), 403-8197"
	шт.
	789,01 
	899,52 

	403-8336
	      ККС-3А-н /бетон В22,5 (М300), объем 0,389 м3, расход ар-ры 15,48 кг/xe "Колодцы канализационной связи марки::ККС-3А-н /бетон В22,5 (М300), объем 0,389 м3, расход ар-ры 15,48 кг/, 403-8336"
	шт.
	914,77 
	1 045,03 

	403-8334
	      ККС-3-В /бетон В22,5 (М300), объем 0,366 м3, расход ар-ры 14,1 кг/xe "Колодцы канализационной связи марки::ККС-3-В /бетон В22,5 (М300), объем 0,366 м3, расход ар-ры 14,1 кг/, 403-8334"
	шт.
	850,67 
	971,81 

	403-8202
	      ККС-2-10-н /бетон В15 (М200), объем 0,30 м3, расход ар-ры 16,91кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82)xe "Колодцы канализационной связи марки::ККС-2-10-н /бетон В15 (М200), объем 0,30 м3, расход ар-ры 16,91кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82), 403-8202"
	шт.
	757,80 
	863,90 

	
	Колодцы канализационной связи разветвительные марки:

	403-8178
	      ККСр-5-80-В /бетон В 15 (М200), объем 1,04 м3, расход ар-ры 66,34кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82)xe "Колодцы канализационной связи разветвительные марки::ККСр-5-80-В /бетон В 15 (М200), объем 1,04 м3, расход ар-ры 66,34кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82), 403-8178"
	шт.
	2 360,45 
	2 696,57 

	403-8179
	      ККСр-5-80-Н /бетон В 15 (М200), объем 0,859м3, расход ар-ры 66,14кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82)xe "Колодцы канализационной связи разветвительные марки::ККСр-5-80-Н /бетон В 15 (М200), объем 0,859м3, расход ар-ры 66,14кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82), 403-8179"
	шт.
	2 063,43 
	2 357,26 

	403-8182
	      ККСр-5-10-В /бетон В 15 (М200), объем 0,837м3, расход ар-ры 49,54кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82)xe "Колодцы канализационной связи разветвительные марки::ККСр-5-10-В /бетон В 15 (М200), объем 0,837м3, расход ар-ры 49,54кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82), 403-8182"
	шт.
	1 861,09 
	2 126,11 

	403-8183
	      ККСр-5-10-н /бетон В 15 (М200), объем 0,859м3, расход ар-ры 52,70кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82)xe "Колодцы канализационной связи разветвительные марки::ККСр-5-10-н /бетон В 15 (М200), объем 0,859м3, расход ар-ры 52,70кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82), 403-8183"
	шт.
	1 928,63 
	2 203,27 

	403-8186
	      ККСр-4-80-В /бетон В 15 (М200), объем 0,601м3, расход ар-ры 51,60кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82)xe "Колодцы канализационной связи разветвительные марки::ККСр-4-80-В /бетон В 15 (М200), объем 0,601м3, расход ар-ры 51,60кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82), 403-8186"
	шт.
	1 497,09 
	1 710,27 

	403-8187
	      ККСр-4-80-Н /бетон В 15 (М200), объем 0,628м3, расход ар-ры 41,48кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82)xe "Колодцы канализационной связи разветвительные марки::ККСр-4-80-Н /бетон В 15 (М200), объем 0,628м3, расход ар-ры 41,48кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82), 403-8187"
	шт.
	1 439,59 
	1 644,59 

	403-8190
	      ККСр-4-10-В /бетон В15 (М200), объем 0,601м3, расход ар-ры 42,50кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82)xe "Колодцы канализационной связи разветвительные марки::ККСр-4-10-В /бетон В15 (М200), объем 0,601м3, расход ар-ры 42,50кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82), 403-8190"
	шт.
	878,72 
	1 001,79 

	403-8191
	      ККСр-4-10-н /бетон В15 (М200), объем 0,54 м3, расход ар-ры 35,72кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82)xe "Колодцы канализационной связи разветвительные марки::ККСр-4-10-н /бетон В15 (М200), объем 0,54 м3, расход ар-ры 35,72кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82), 403-8191"
	шт.
	1 238,40 
	1 414,75 

	403-8194
	      ККСр-3-80-В /бетон В15 (М200), объем 0,45 м3, расход ар-ры 35,07кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82)xe "Колодцы канализационной связи разветвительные марки::ККСр-3-80-В /бетон В15 (М200), объем 0,45 м3, расход ар-ры 35,07кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82), 403-8194"
	шт.
	1 125,81 
	1 286,13 

	403-8195
	      ККСр-3-80-Н /бетон В15 (М200), объем 0,48 м3, расход ар-ры 32,19кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82)xe "Колодцы канализационной связи разветвительные марки::ККСр-3-80-Н /бетон В15 (М200), объем 0,48 м3, расход ар-ры 32,19кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82), 403-8195"
	шт.
	1 148,53 
	1 312,08 

	403-8198
	      ККСр-3-10-В /бетон В15 (М200), объем 0,38 м3, расход ар-ры 29,40кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82)xe "Колодцы канализационной связи разветвительные марки::ККСр-3-10-В /бетон В15 (М200), объем 0,38 м3, расход ар-ры 29,40кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82), 403-8198"
	шт.
	948,52 
	1 083,59 

	403-8199
	      ККСр-3-10-н /бетон В15 (М200), объем 0,40 м3, расход ар-ры 28,32кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82)xe "Колодцы канализационной связи разветвительные марки::ККСр-3-10-н /бетон В15 (М200), объем 0,40 м3, расход ар-ры 28,32кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82), 403-8199"
	шт.
	972,11 
	1 110,54 

	
	Проходные и разветвительные колодцы кабельной канализации из бетона В15 (М200) объемом:

	403-8173
	      до 0,3 м3 с расходом арматуры 60 кг/м3xe "Проходные и разветвительные колодцы кабельной канализации из бетона В15 (М200) объемом::до 0,3 м3 с расходом арматуры 60 кг/м3, 403-8173"
	м3
	2 544,26 
	2 906,56 

	403-8174
	      от 0,3 до 0,5 м3 с расходом арматуры 60 кг/м3xe "Проходные и разветвительные колодцы кабельной канализации из бетона В15 (М200) объемом::от 0,3 до 0,5 м3 с расходом арматуры 60 кг/м3, 403-8174"
	м3
	2 321,93 
	2 652,57 

	403-8175
	      более 0,5 м3 с расходом арматуры 60 кг/м3xe "Проходные и разветвительные колодцы кабельной канализации из бетона В15 (М200) объемом::более 0,5 м3 с расходом арматуры 60 кг/м3, 403-8175"
	м3
	2 231,66 
	2 549,45 

	Группа: Колонны

	403-7020
	Капители из бетона В 22,5 (М300), объемом от 1 до 4 м3, с расходом арматуры 100 кг/м3xe "Капители из бетона В 22,5 (М300), объемом от 1 до 4 м3, с расходом арматуры 100 кг/м3, 403-7020"
	м3
	1 938,93 
	2 215,03 

	
	Колонны двутаврового сечения из бетона В25 (М350), весом до 5 т, объемом:

	403-7007
	      до 0,2 м3 с расходом арматуры 100 кг/м3xe "Колонны двутаврового сечения из бетона В25 (М350), весом до 5 т, объемом::до 0,2 м3 с расходом арматуры 100 кг/м3, 403-7007"
	м3
	2 888,67 
	3 300,02 

	403-7008
	      от 0,2 до 1 м3 с расходом арматуры 100 кг/м3xe "Колонны двутаврового сечения из бетона В25 (М350), весом до 5 т, объемом::от 0,2 до 1 м3 с расходом арматуры 100 кг/м3, 403-7008"
	м3
	2 705,69 
	3 090,98 

	403-7009
	      от 1 до 4 м3 с расходом арматуры 100 кг/м3xe "Колонны двутаврового сечения из бетона В25 (М350), весом до 5 т, объемом::от 1 до 4 м3 с расходом арматуры 100 кг/м3, 403-7009"
	м3
	2 437,29 
	2 784,36 

	403-7019
	Колонны двухветвевые и рамной конструкции, состоящие из двух колонн и ригеля, из бетона В30 (М 400), объемом от 1 до 4 м3, весом от 5 до 15 т с расходом арматуры 100 кг/м3xe "Колонны двухветвевые и рамной конструкции, состоящие из двух колонн и ригеля, из бетона В30 (М 400), объемом от 1 до 4 м3, весом от 5 до 15 т с расходом арматуры 100 кг/м3, 403-7019"
	м3
	2 918,00 
	3 151,44 

	403-0108
	Колонны железобетонныеxe "Колонны железобетонные, 403-0108"
	м3
	4 353,14 
	4 973,03 

	403-6601
	      К 48-3-1 /бетон В15 (М200), объем 0,5 м3, расход ар-ры 79 кг/ (серия 1.423-3 вып.1)xe "Колонны двутаврового сечения из бетона В25 (М350), весом до 5 т, объемом::К 48-3-1 /бетон В15 (М200), объем 0,5 м3, расход ар-ры 79 кг/ (серия 1.423-3 вып.1), 403-6601"
	шт.
	1 214,40 
	1 254,17 

	403-6602
	      К 48-3-2,3 /бетон В15 (М200), объем 0,5 м3, расход ар-ры 94,4 кг/ (серия 1.423-3 вып.1)xe "Колонны двутаврового сечения из бетона В25 (М350), весом до 5 т, объемом::К 48-3-2,3 /бетон В15 (М200), объем 0,5 м3, расход ар-ры 94,4 кг/ (серия 1.423-3 вып.1), 403-6602"
	шт.
	1 325,74 
	1 369,16 

	403-6603
	      К 48-3-4 /бетон В15 (М200), объем 0,5 м3, расход ар-ры 117,5 кг/ (серия 1.423-3 вып.1)xe "Колонны двутаврового сечения из бетона В25 (М350), весом до 5 т, объемом::К 48-3-4 /бетон В15 (М200), объем 0,5 м3, расход ар-ры 117,5 кг/ (серия 1.423-3 вып.1), 403-6603"
	шт.
	1 492,84 
	1 541,73 

	403-6606
	      1К30-1М2 /бетон В15 (М200), объем 0,34 м3, расход ар-ры 29,4 кг/ (серия 1.423.1-3/88 вып.1)xe "Колонны двутаврового сечения из бетона В25 (М350), весом до 5 т, объемом::1К30-1М2 /бетон В15 (М200), объем 0,34 м3, расход ар-ры 29,4 кг/ (серия 1.423.1-3/88 вып.1), 403-6606"
	шт.
	711,66 
	734,97 

	403-6607
	      1К42-1М2 /бетон В15 (М200), объем 0,45 м3, расход ар-ры 37,2 кг/ (серия 1.423.1-3/88 вып.1)xe "Колонны двутаврового сечения из бетона В25 (М350), весом до 5 т, объемом::1К42-1М2 /бетон В15 (М200), объем 0,45 м3, расход ар-ры 37,2 кг/ (серия 1.423.1-3/88 вып.1), 403-6607"
	шт.
	942,25 
	973,11 

	403-6608
	      1К42-3М2 /бетон В15 (М200), объем 0,45 м3, расход ар-ры 55,3 кг/ (серия 1.423.1-3/88 вып.1)xe "Колонны двутаврового сечения из бетона В25 (М350), весом до 5 т, объемом::1К42-3М2 /бетон В15 (М200), объем 0,45 м3, расход ар-ры 55,3 кг/ (серия 1.423.1-3/88 вып.1), 403-6608"
	шт.
	1 191,05 
	1 230,06 

	403-6609
	      1К60-1М2 /бетон В15 (М200), объем 0,8 м3, расход ар-ры 50,5 кг/ (серия 1.423.1-3/88 вып.1)xe "Колонны двутаврового сечения из бетона В25 (М350), весом до 5 т, объемом::1К60-1М2 /бетон В15 (М200), объем 0,8 м3, расход ар-ры 50,5 кг/ (серия 1.423.1-3/88 вып.1), 403-6609"
	шт.
	1 699,35 
	1 755,00 

	403-6610
	      1К66-1М2 /бетон В15 (М200), объем 0,88 м3, расход ар-ры 54,5 кг/ (серия 1.423.1-3/88 вып.1)xe "Колонны двутаврового сечения из бетона В25 (М350), весом до 5 т, объемом::1К66-1М2 /бетон В15 (М200), объем 0,88 м3, расход ар-ры 54,5 кг/ (серия 1.423.1-3/88 вып.1), 403-6610"
	шт.
	2 103,77 
	2 172,67 

	403-6611
	      3К72-1М2 /бетон В15 (М200), объем 2,0 м3, расход ар-ры 82,2 кг/ (серия 1.423.1-3/88 вып.1)xe "Колонны двутаврового сечения из бетона В25 (М350), весом до 5 т, объемом::3К72-1М2 /бетон В15 (М200), объем 2,0 м3, расход ар-ры 82,2 кг/ (серия 1.423.1-3/88 вып.1), 403-6611"
	шт.
	4 595,65 
	4 746,16 

	403-6612
	      3К72-2М2 /бетон В15 (М200), объем 2,0 м3, расход ар-ры 94,65 кг/ (серия 1.423.1-3/88 вып.1)xe "Колонны двутаврового сечения из бетона В25 (М350), весом до 5 т, объемом::3К72-2М2 /бетон В15 (М200), объем 2,0 м3, расход ар-ры 94,65 кг/ (серия 1.423.1-3/88 вып.1), 403-6612"
	шт.
	4 672,40 
	4 825,43 

	403-6613
	      3К72-5М2 /бетон В15 (М200), объем 2,0 м3, расход ар-ры 190,93 кг/ (серия 1.423.1-3/88 вып.1)xe "Колонны двутаврового сечения из бетона В25 (М350), весом до 5 т, объемом::3К72-5М2 /бетон В15 (М200), объем 2,0 м3, расход ар-ры 190,93 кг/ (серия 1.423.1-3/88 вып.1), 403-6613"
	шт.
	4 900,79 
	5 061,29 

	403-6614
	      3К72-7М3 /бетон В22,5 (М300), объем 2,0 м3, расход ар-ры 268,5 кг/ (серия 1.423.1-3/88 вып.1)xe "Колонны двутаврового сечения из бетона В25 (М350), весом до 5 т, объемом::3К72-7М3 /бетон В22,5 (М300), объем 2,0 м3, расход ар-ры 268,5 кг/ (серия 1.423.1-3/88 вып.1), 403-6614"
	шт.
	5 062,07 
	5 227,86 

	403-6031
	      2К42-1 /бетон В15 (М200), объем 0,42 м3, расход ар-ры 40,21 кг/ (серия 1.823.1-2 вып.1)xe "Колонны двутаврового сечения из бетона В25 (М350), весом до 5 т, объемом::2К42-1 /бетон В15 (М200), объем 0,42 м3, расход ар-ры 40,21 кг/ (серия 1.823.1-2 вып.1), 403-6031"
	шт.
	967,43 
	999,11 

	403-6700
	      1КФ55-1 /бетон В15 (М200), объем 0,5 м3, расход ар-ры 23,6 кг/ (серия 1.427.1-3 вып.1/87)xe "Колонны двутаврового сечения из бетона В25 (М350), весом до 5 т, объемом::1КФ55-1 /бетон В15 (М200), объем 0,5 м3, расход ар-ры 23,6 кг/ (серия 1.427.1-3 вып.1/87), 403-6700"
	шт.
	984,85 
	1 017,10 

	403-6701
	      1КФ55-2 /бетон В15 (М200), объем 0,5 м3, расход ар-ры 30,6 кг/ (серия 1.427.1-3 вып.1/87)xe "Колонны двутаврового сечения из бетона В25 (М350), весом до 5 т, объемом::1КФ55-2 /бетон В15 (М200), объем 0,5 м3, расход ар-ры 30,6 кг/ (серия 1.427.1-3 вып.1/87), 403-6701"
	шт.
	1 004,69 
	1 037,60 

	403-6702
	      1КФ57-1 /бетон В15 (М200), объем 0,51 м3, расход ар-ры 24,3 кг/ (серия 1.427.1-3 вып.1/87)xe "Колонны двутаврового сечения из бетона В25 (М350), весом до 5 т, объемом::1КФ57-1 /бетон В15 (М200), объем 0,51 м3, расход ар-ры 24,3 кг/ (серия 1.427.1-3 вып.1/87), 403-6702"
	шт.
	1 025,38 
	1 058,96 

	403-6703
	      7КФ97-2 /бетон В15 (М200), объем 1,4 м3, расход ар-ры 116,9 кг/ (серия 1.427.1-3 вып.1/87)xe "Колонны двутаврового сечения из бетона В25 (М350), весом до 5 т, объемом::7КФ97-2 /бетон В15 (М200), объем 1,4 м3, расход ар-ры 116,9 кг/ (серия 1.427.1-3 вып.1/87), 403-6703"
	шт.
	2 519,11 
	2 601,61 

	403-6704
	      8КФ109-1 /бетон В15 (М200), объем 1,9 м3, расход ар-ры 104,1 кг/ (серия 1.427.1-3 вып.1/87)xe "Колонны двутаврового сечения из бетона В25 (М350), весом до 5 т, объемом::8КФ109-1 /бетон В15 (М200), объем 1,9 м3, расход ар-ры 104,1 кг/ (серия 1.427.1-3 вып.1/87), 403-6704"
	шт.
	3 195,25 
	3 299,89 

	403-6705
	      8КФ109-2 /бетон В15 (М200), объем 1,9 м3, расход ар-ры 124,5 кг/ (серия 1.427.1-3 вып.1/87)xe "Колонны двутаврового сечения из бетона В25 (М350), весом до 5 т, объемом::8КФ109-2 /бетон В15 (М200), объем 1,9 м3, расход ар-ры 124,5 кг/ (серия 1.427.1-3 вып.1/87), 403-6705"
	шт.
	3 234,93 
	3 340,88 

	403-7879
	Колонны железобетонные 2КБО 60-3.26 /бетон В30 (М400), объем 2,04 м3, расход ар-ры 262,49 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)xe "Колонны железобетонные 2КБО 60-3.26 /бетон В30 (М400), объем 2,04 м3, расход ар-ры 262,49 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9), 403-7879"
	шт.
	4 363,92 
	4 985,34 

	
	Колонны прямоугольного сечения сплошные:

	403-7001
	      из бетона В25 (М350), весом до 5 т, объемом до 0,2 м3 с расходом арматуры 100 кг/м3xe "Колонны прямоугольного сечения сплошные::из бетона В25 (М350), весом до 5 т, объемом до 0,2 м3 с расходом арматуры 100 кг/м3, 403-7001"
	м3
	2 416,89 
	2 761,06 

	403-7002
	      из бетона В25 (М350), весом до 5 т, объемом от 0,2 до 1 м3 с расходом арматуры 100 кг/м3xe "Колонны прямоугольного сечения сплошные::из бетона В25 (М350), весом до 5 т, объемом от 0,2 до 1 м3 с расходом арматуры 100 кг/м3, 403-7002"
	м3
	2 237,04 
	2 555,59 

	403-7003
	      из бетона В25 (М350), весом до 5 т, объемом от 1 до 4 м3 с расходом арматуры 100 кг/м3xe "Колонны прямоугольного сечения сплошные::из бетона В25 (М350), весом до 5 т, объемом от 1 до 4 м3 с расходом арматуры 100 кг/м3, 403-7003"
	м3
	1 966,03 
	2 245,99 

	403-7004
	      с капителью, из бетона В25 (М350), весом до 5 т, объемом до 0,2 м3 с расходом арматуры 100 кг/м3xe "Колонны прямоугольного сечения сплошные::с капителью, из бетона В25 (М350), весом до 5 т, объемом до 0,2 м3 с расходом арматуры 100 кг/м3, 403-7004"
	м3
	2 806,73 
	3 206,41 

	403-7005
	      с капителью, из бетона В25 (М350), весом до 5 т, объемом от 0,2 до 1 м3 с расходом арматуры 100 кг/м3xe "Колонны прямоугольного сечения сплошные::с капителью, из бетона В25 (М350), весом до 5 т, объемом от 0,2 до 1 м3 с расходом арматуры 100 кг/м3, 403-7005"
	м3
	2 628,06 
	3 002,30 

	403-7006
	      с капителью, из бетона В25 (М350), весом до 5 т, объемом от 1 до 4 м3 с расходом арматуры 100 кг/м3xe "Колонны прямоугольного сечения сплошные::с капителью, из бетона В25 (М350), весом до 5 т, объемом от 1 до 4 м3 с расходом арматуры 100 кг/м3, 403-7006"
	м3
	2 359,23 
	2 695,19 

	403-7010
	      с консолями до 1 м в одну сторону, из бетона В25 (М350), весом до 5 т, длиной до 3 м, объемом до 0,2 м3 с расходом арматуры 100 кг/м3xe "Колонны прямоугольного сечения сплошные::с консолями до 1 м в одну сторону, из бетона В25 (М350), весом до 5 т, длиной до 3 м, объемом до 0,2 м3 с расходом арматуры 100 кг/м3, 403-7010"
	м3
	2 512,97 
	2 870,82 

	403-7011
	      с консолями до 1 м в одну сторону, из бетона В25 (М350), весом до 5 т, объемом от 0,2 до 1 м3 с расходом арматуры 100 кг/м3xe "Колонны прямоугольного сечения сплошные::с консолями до 1 м в одну сторону, из бетона В25 (М350), весом до 5 т, объемом от 0,2 до 1 м3 с расходом арматуры 100 кг/м3, 403-7011"
	м3
	2 330,66 
	2 662,55 

	403-7012
	      с консолями до 1 м в одну сторону, из бетона В25 (М350), весом до 5 т, объемом от 1 до 4 м3 с расходом арматуры 100 кг/м3xe "Колонны прямоугольного сечения сплошные::с консолями до 1 м в одну сторону, из бетона В25 (М350), весом до 5 т, объемом от 1 до 4 м3 с расходом арматуры 100 кг/м3, 403-7012"
	м3
	2 044,88 
	2 336,08 

	403-7013
	      с консолями до 1 м в две стороны, из бетона В25 (М350), весом от 5 до 15 т, длиной до 12 м, объемом до 1 м3 с расходом арматуры 100 кг/м3xe "Колонны прямоугольного сечения сплошные::с консолями до 1 м в две стороны, из бетона В25 (М350), весом от 5 до 15 т, длиной до 12 м, объемом до 1 м3 с расходом арматуры 100 кг/м3, 403-7013"
	м3
	2 094,15 
	2 392,36 

	403-7014
	      с консолями до 1 м в две стороны, из бетона В25 (М350), весом от 5 до 15 т, длиной до 12 м, объемом от 1 до 4 м3 с расходом арматуры 100 кг/м3xe "Колонны прямоугольного сечения сплошные::с консолями до 1 м в две стороны, из бетона В25 (М350), весом от 5 до 15 т, длиной до 12 м, объемом от 1 до 4 м3 с расходом арматуры 100 кг/м3, 403-7014"
	м3
	2 069,51 
	2 364,21 

	403-7015
	      с консолями до 1 м в две стороны, из бетона В25 (М350), весом от 5 до 15 т, длиной до 12 м, объемом более 4 м3 с расходом арматуры 100 кг/м3xe "Колонны прямоугольного сечения сплошные::с консолями до 1 м в две стороны, из бетона В25 (М350), весом от 5 до 15 т, длиной до 12 м, объемом более 4 м3 с расходом арматуры 100 кг/м3, 403-7015"
	м3
	1 741,84 
	1 989,88 

	403-7016
	      с консолями до 1 м по четырем граням, из бетона В25 (М350), весом до 5 т, длиной до 3 м, объемом до 0,2 м3 с расходом арматуры 100 кг/м3xe "Колонны прямоугольного сечения сплошные::с консолями до 1 м по четырем граням, из бетона В25 (М350), весом до 5 т, длиной до 3 м, объемом до 0,2 м3 с расходом арматуры 100 кг/м3, 403-7016"
	м3
	2 889,77 
	3 301,27 

	403-7017
	      с консолями до 1 м по четырем граням, из бетона В25 (М350), весом до 5 т, объемом от 0,2 до 1 м3 с расходом арматуры 100 кг/м3xe "Колонны прямоугольного сечения сплошные::с консолями до 1 м по четырем граням, из бетона В25 (М350), весом до 5 т, объемом от 0,2 до 1 м3 с расходом арматуры 100 кг/м3, 403-7017"
	м3
	2 680,27 
	3 061,94 

	403-7018
	      с консолями до 1 м по четырем граням, из бетона В25 (М350), весом до 5 т, объемом от 1 до 4 м3 с расходом арматуры 100 кг/м3xe "Колонны прямоугольного сечения сплошные::с консолями до 1 м по четырем граням, из бетона В25 (М350), весом до 5 т, объемом от 1 до 4 м3 с расходом арматуры 100 кг/м3, 403-7018"
	м3
	2 351,61 
	2 686,48 

	Группа: Кольца

	
	Кольца для дождеприемных колодцев сборные железобетонные диаметром:

	403-0110
	      0,7 мxe "Кольца для дождеприемных колодцев сборные железобетонные диаметром::0,7 м, 403-0110"
	м
	338,20 
	385,54 

	403-0117
	      1,0 мxe "Кольца для дождеприемных колодцев сборные железобетонные диаметром::1,0 м, 403-0117"
	м
	537,10 
	612,29 

	
	Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром:

	403-9152
	      700 ммxe "Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром::700 мм, 403-9152"
	м
	- 
	- 

	403-9155
	      1000 ммxe "Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром::1000 мм, 403-9155"
	м
	- 
	- 

	403-9153
	      1500 ммxe "Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром::1500 мм, 403-9153"
	м
	- 
	- 

	403-9156
	      2000 ммxe "Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром::2000 мм, 403-9156"
	м
	- 
	- 

	403-0118
	      700 мм, высотой 0,59 мxe "Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром::700 мм, высотой 0,59 м, 403-0118"
	м
	338,20 
	385,54 

	403-0119
	      1000 мм, высотой 0,59 мxe "Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром::1000 мм, высотой 0,59 м, 403-0119"
	м
	537,10 
	612,29 

	403-0120
	      1500 мм, высотой 0,59 мxe "Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром::1500 мм, высотой 0,59 м, 403-0120"
	м
	895,20 
	1 020,52 

	403-0135
	      2000 мм, высотой 0,59 мxe "Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром::2000 мм, высотой 0,59 м, 403-0135"
	м
	1 313,00 
	1 496,82 

	
	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей внутренним диаметром:

	403-8256
	      700 мм и высотой 0,29 м, расход арматуры 6 кг на 1 м, бетона В15 – 0,172 м3xe "Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей внутренним диаметром::700 мм и высотой 0,29 м, расход арматуры 6 кг на 1 м, бетона В15 – 0,172 м3, 403-8256"
	п.м
	327,79 
	374,46 

	403-8257
	      700 мм и высотой 0,89 м, расход арматуры 5 кг на 1 м, бетона В15 – 0,169 м3xe "Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей внутренним диаметром::700 мм и высотой 0,89 м, расход арматуры 5 кг на 1 м, бетона В15 – 0,169 м3, 403-8257"
	п.м
	322,09 
	367,95 

	403-8258
	      1000 мм, высотой 0,29 м, расход арматуры 7 кг на 1 м, бетона В15 – 0,276 м3xe "Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей внутренним диаметром::1000 мм, высотой 0,29 м, расход арматуры 7 кг на 1 м, бетона В15 – 0,276 м3, 403-8258"
	п.м
	510,05 
	582,69 

	403-8259
	      1000 мм, высотой 0,59 м, расход арматуры 7 кг на 1 м, бетона В15 – 0,271 м3xe "Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей внутренним диаметром::1000 мм, высотой 0,59 м, расход арматуры 7 кг на 1 м, бетона В15 – 0,271 м3, 403-8259"
	п.м
	502,51 
	574,07 

	403-8260
	      1000 мм, высотой 0,89 м, расход арматуры 8 кг на 1 м, бетона В15 – 0,27 м3xe "Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей внутренним диаметром::1000 мм, высотой 0,89 м, расход арматуры 8 кг на 1 м, бетона В15 – 0,27 м3, 403-8260"
	п.м
	496,53 
	567,23 

	403-8261
	      1250 мм, высотой 0,59 м, расход арматуры 8 кг на 1 м, бетона В15 – 0,339 м3xe "Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей внутренним диаметром::1250 мм, высотой 0,59 м, расход арматуры 8 кг на 1 м, бетона В15 – 0,339 м3, 403-8261"
	п.м
	620,29 
	708,61 

	403-8262
	      1500 мм, высотой 0,59 м, расход арматуры 8 кг на 1 м, бетона В15 – 0,449 м3xe "Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей внутренним диаметром::1500 мм, высотой 0,59 м, расход арматуры 8 кг на 1 м, бетона В15 – 0,449 м3, 403-8262"
	п.м
	775,57 
	886,01 

	403-8263
	      1500 мм, высотой 0,89 м, расход арматуры 8 кг на 1 м, бетона В15 – 0,449 м3xe "Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей внутренним диаметром::1500 мм, высотой 0,89 м, расход арматуры 8 кг на 1 м, бетона В15 – 0,449 м3, 403-8263"
	п.м
	774,61 
	884,91 

	403-8264
	      1500 мм, высотой 1,79 м, расход арматуры 8 кг на 1 м, бетона В15 – 0,449 м3xe "Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей внутренним диаметром::1500 мм, высотой 1,79 м, расход арматуры 8 кг на 1 м, бетона В15 – 0,449 м3, 403-8264"
	п.м
	774,17 
	884,41 

	403-8265
	      2000 мм, высотой 0,59 м, расход арматуры 22 кг на 1 м, бетона В15 – 0,661 м3xe "Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей внутренним диаметром::2000 мм, высотой 0,59 м, расход арматуры 22 кг на 1 м, бетона В15 – 0,661 м3, 403-8265"
	п.м
	1 071,19 
	1 223,72 

	403-8266
	      2000 мм, высотой 0,89 м, расход арматуры 22 кг на 1 м, бетона В15 – 0,663 м3xe "Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей внутренним диаметром::2000 мм, высотой 0,89 м, расход арматуры 22 кг на 1 м, бетона В15 – 0,663 м3, 403-8266"
	п.м
	1 077,59 
	1 231,04 

	403-8267
	      2500 мм, высотой 0,89 м, расход арматуры 27 кг на 1 м, бетона В15 – 0,814 м3xe "Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей внутренним диаметром::2500 мм, высотой 0,89 м, расход арматуры 27 кг на 1 м, бетона В15 – 0,814 м3, 403-8267"
	п.м
	1 317,16 
	1 504,72 

	403-3420
	Кольца железобетонные горловин смотровых колодцевxe "Кольца железобетонные горловин смотровых колодцев, 403-3420"
	м3
	1 848,10 
	2 111,27 

	403-3410
	Кольца железобетонные для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетейxe "Кольца железобетонные для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей, 403-3410"
	м3
	1 876,39 
	1 989,92 

	403-3430
	Кольца железобетонные для устройства банок складаxe "Кольца железобетонные для устройства банок склада, 403-3430"
	м3
	1 787,44 
	1 895,58 

	403-9040
	Кольца железобетонные и бетонныеxe "Кольца железобетонные и бетонные, 403-9040"
	шт.
	- 
	- 

	
	Кольцо стеновое:

	403-8268
	      КС7.3 /бетон В15 (М200), объем 0,05 м3, расход ар-ры 1,64 кг / (серия 3.900.1-14)xe "Кольцо стеновое::КС7.3 /бетон В15 (М200), объем 0,05 м3, расход ар-ры 1,64 кг / (серия 3.900.1-14), 403-8268"
	шт.
	90,64 
	103,55 

	403-8269
	      КС7.9 /бетон В15 (М200), объем 0,15 м3, расход ар-ры 4,80 кг / (серия 3.900.1-14)xe "Кольцо стеновое::КС7.9 /бетон В15 (М200), объем 0,15 м3, расход ар-ры 4,80 кг / (серия 3.900.1-14), 403-8269"
	шт.
	270,97 
	309,56 

	403-8270
	      КС10.3 /бетон В15 (М200), объем 0,08 м3, расход ар-ры 1,96 кг / (серия 3.900.1-14)xe "Кольцо стеновое::КС10.3 /бетон В15 (М200), объем 0,08 м3, расход ар-ры 1,96 кг / (серия 3.900.1-14), 403-8270"
	шт.
	139,83 
	159,74 

	403-8271
	      КС10.6 /бетон В15 (М200), объем 0,16 м3, расход ар-ры 3,95 кг / (серия 3.900.1-14)xe "Кольцо стеновое::КС10.6 /бетон В15 (М200), объем 0,16 м3, расход ар-ры 3,95 кг / (серия 3.900.1-14), 403-8271"
	шт.
	294,07 
	335,25 

	403-8272
	      КС10.9 /бетон В15 (М200), объем 0,24 м3, расход ар-ры 5,66 кг / (серия 3.900.1-14)xe "Кольцо стеновое::КС10.9 /бетон В15 (М200), объем 0,24 м3, расход ар-ры 5,66 кг / (серия 3.900.1-14), 403-8272"
	шт.
	449,41 
	512,33 

	403-8273
	      КС13.9 /бетон В15 (М200), объем 0,20 м3, расход ар-ры 5,66 кг / (серия 3.900.1-14)xe "Кольцо стеновое::КС13.9 /бетон В15 (М200), объем 0,20 м3, расход ар-ры 5,66 кг / (серия 3.900.1-14), 403-8273"
	шт.
	345,96 
	395,23 

	403-8274
	      КС15.6 /бетон В15 (М200), объем 0,265 м3, расход ар-ры 4,94 кг / (серия 3.900.1-14)xe "Кольцо стеновое::КС15.6 /бетон В15 (М200), объем 0,265 м3, расход ар-ры 4,94 кг / (серия 3.900.1-14), 403-8274"
	шт.
	669,64 
	765,00 

	403-8275
	      КС15.9 /бетон В15 (М200), объем 0,40 м3, расход ар-ры 7,02 кг / (серия 3.900.1-14)xe "Кольцо стеновое::КС15.9 /бетон В15 (М200), объем 0,40 м3, расход ар-ры 7,02 кг / (серия 3.900.1-14), 403-8275"
	шт.
	749,01 
	853,87 

	403-8276
	      КС15.18 /бетон В15 (М200), объем 0,804 м3, расход ар-ры 14,12 кг / (серия 3.900.1-14)xe "Кольцо стеновое::КС15.18 /бетон В15 (М200), объем 0,804 м3, расход ар-ры 14,12 кг / (серия 3.900.1-14), 403-8276"
	шт.
	1 502,24 
	1 716,16 

	403-8277
	      КС20.6 /бетон В15 (М200), объем 0,39 м3, расход ар-ры 13,04 кг / (серия 3.900.1-14)xe "Кольцо стеновое::КС20.6 /бетон В15 (М200), объем 0,39 м3, расход ар-ры 13,04 кг / (серия 3.900.1-14), 403-8277"
	шт.
	685,13 
	782,70 

	403-8278
	      КС20.9 /бетон В15 (М200), объем 0,59 м3, расход ар-ры 19,88 кг / (серия 3.900.1-14)xe "Кольцо стеновое::КС20.9 /бетон В15 (М200), объем 0,59 м3, расход ар-ры 19,88 кг / (серия 3.900.1-14), 403-8278"
	шт.
	1 039,68 
	1 187,73 

	403-8279
	      КС25.6 /бетон В15 (М200), объем 0,48 м3, расход ар-ры 15,74 кг / (серия 3.900.1-14)xe "Кольцо стеновое::КС25.6 /бетон В15 (М200), объем 0,48 м3, расход ар-ры 15,74 кг / (серия 3.900.1-14), 403-8279"
	шт.
	842,45 
	962,41 

	403-8280
	      КС10.9а /бетон В15 (М200), объем 0,22 м3, расход ар-ры 14,76 кг / (серия 3.900.1-14)xe "Кольцо стеновое::КС10.9а /бетон В15 (М200), объем 0,22 м3, расход ар-ры 14,76 кг / (серия 3.900.1-14), 403-8280"
	шт.
	457,82 
	523,02 

	403-8281
	      КС10.18А /бетон В15 (М200), объем 0,46 м3, расход ар-ры 25 кг / (серия 3.900.1-14)xe "Кольцо стеновое::КС10.18А /бетон В15 (М200), объем 0,46 м3, расход ар-ры 25 кг / (серия 3.900.1-14), 403-8281"
	шт.
	911,40 
	1 041,19 

	403-8282
	      КС13.9А /бетон В15 (М200), объем 0,28 м3, расход ар-ры 17,04 кг / (серия 3.900.1-14)xe "Кольцо стеновое::КС13.9А /бетон В15 (М200), объем 0,28 м3, расход ар-ры 17,04 кг / (серия 3.900.1-14), 403-8282"
	шт.
	569,02 
	650,05 

	403-8283
	      КС15.9А /бетон В15 (М200), объем 0,35 м3, расход ар-ры 28,96 кг / (серия 3.900.1-14)xe "Кольцо стеновое::КС15.9А /бетон В15 (М200), объем 0,35 м3, расход ар-ры 28,96 кг / (серия 3.900.1-14), 403-8283"
	шт.
	832,41 
	950,95 

	403-8284
	      КС15.18А /бетон В15 (М200), объем 0,75 м3, расход ар-ры 30,76 кг / (серия 3.900.1-14)xe "Кольцо стеновое::КС15.18А /бетон В15 (М200), объем 0,75 м3, расход ар-ры 30,76 кг / (серия 3.900.1-14), 403-8284"
	шт.
	1 538,92 
	1 758,06 

	403-8285
	      КС20.12А /бетон В15 (М200), объем 0,67 м3, расход ар-ры 44,36 кг / (серия 3.900.1-14)xe "Кольцо стеновое::КС20.12А /бетон В15 (М200), объем 0,67 м3, расход ар-ры 44,36 кг / (серия 3.900.1-14), 403-8285"
	шт.
	1 351,05 
	1 543,44 

	403-8286
	      КС25.12А /бетон В15 (М200), объем 0,87 м3, расход ар-ры 49,08 кг / (серия 3.900.1-14)xe "Кольцо стеновое::КС25.12А /бетон В15 (М200), объем 0,87 м3, расход ар-ры 49,08 кг / (серия 3.900.1-14), 403-8286"
	шт.
	1 687,71 
	1 928,04 

	403-8287
	      КС13.9Б /бетон В15 (М200), объем 0,24 м3, расход ар-ры 24,42 кг / (серия 3.900.1-14)xe "Кольцо стеновое::КС13.9Б /бетон В15 (М200), объем 0,24 м3, расход ар-ры 24,42 кг / (серия 3.900.1-14), 403-8287"
	шт.
	564,50 
	644,88 

	403-8288
	      КС15.6Б /бетон В15 (М200), объем 0,22 м3, расход ар-ры 17,54 кг / (серия 3.900.1-14)xe "Кольцо стеновое::КС15.6Б /бетон В15 (М200), объем 0,22 м3, расход ар-ры 17,54 кг / (серия 3.900.1-14), 403-8288"
	шт.
	518,04 
	591,80 

	403-8289
	      КС15.9Б /бетон В15 (М200), объем 0,32 м3, расход ар-ры 26,56 кг / (серия 3.900.1-14)xe "Кольцо стеновое::КС15.9Б /бетон В15 (М200), объем 0,32 м3, расход ар-ры 26,56 кг / (серия 3.900.1-14), 403-8289"
	шт.
	761,70 
	870,16 

	403-8290
	      КС15.18Б /бетон В15 (М200), объем 0,72 м3, расход ар-ры 40,16 кг / (серия 3.900.1-14)xe "Кольцо стеновое::КС15.18Б /бетон В15 (М200), объем 0,72 м3, расход ар-ры 40,16 кг / (серия 3.900.1-14), 403-8290"
	шт.
	1 560,52 
	1 782,74 

	403-8291
	      КС20.6Б /бетон В15 (М200), объем 0,3 м3, расход ар-ры 22,92 кг / (серия 3.900.1-14)xe "Кольцо стеновое::КС20.6Б /бетон В15 (М200), объем 0,3 м3, расход ар-ры 22,92 кг / (серия 3.900.1-14), 403-8291"
	шт.
	628,87 
	718,42 

	403-8292
	      КС20.9Б /бетон В15 (М200), объем 0,44 м3, расход ар-ры 34,60 кг / (серия 3.900.1-14)xe "Кольцо стеновое::КС20.9Б /бетон В15 (М200), объем 0,44 м3, расход ар-ры 34,60 кг / (серия 3.900.1-14), 403-8292"
	шт.
	930,03 
	1 062,46 

	403-8293
	      КС20.12Б /бетон В15 (М200), объем 0,64 м3, расход ар-ры 42,02 кг / (серия 3.900.1-14)xe "Кольцо стеновое::КС20.12Б /бетон В15 (М200), объем 0,64 м3, расход ар-ры 42,02 кг / (серия 3.900.1-14), 403-8293"
	шт.
	1 287,80 
	1 471,19 

	403-8294
	      КС20.18Б /бетон В15 (М200), объем 1,02 м3, расход ар-ры 55,67 кг / (серия 3.900.1-14)xe "Кольцо стеновое::КС20.18Б /бетон В15 (М200), объем 1,02 м3, расход ар-ры 55,67 кг / (серия 3.900.1-14), 403-8294"
	шт.
	1 964,04 
	2 243,71 

	403-8295
	      КС25.12Б /бетон В15 (М200), объем 0,76 м3, расход ар-ры 44,62 кг / (серия 3.900.1-14)xe "Кольцо стеновое::КС25.12Б /бетон В15 (М200), объем 0,76 м3, расход ар-ры 44,62 кг / (серия 3.900.1-14), 403-8295"
	шт.
	1 487,96 
	1 699,85 

	403-8383
	Кольцо опорное КО-4-70 /бетон В15 (200), объем 0,02 м3, расход арматуры 0,5 кг/.xe "Кольцо опорное КО-4-70 /бетон В15 (200), объем 0,02 м3, расход арматуры 0,5 кг/., 403-8383"
	шт.
	47,25 
	50,11 

	403-8296
	Кольцо опорное КО6 /бетон В15 (М200), объем 0,02 м3, расход ар-ры 1,10 кг / (серия 3.900.1-14)xe "Кольцо опорное КО6 /бетон В15 (М200), объем 0,02 м3, расход ар-ры 1,10 кг / (серия 3.900.1-14), 403-8296"
	шт.
	36,26 
	41,42 

	Группа: Лотки

	403-9101
	Лотки железобетонныеxe "Лотки железобетонные, 403-9101"
	м3
	- 
	- 

	403-0136
	Лотки железобетонные водопропускныеxe "Лотки железобетонные водопропускные, 403-0136"
	м3
	2 216,68 
	2 532,33 

	403-0137
	Лотки железобетонные водопропускные параболические и полукруглого сечения, сооружаемые на сваях, стоечных опорах и плитахxe "Лотки железобетонные водопропускные параболические и полукруглого сечения, сооружаемые на сваях, стоечных опорах и плитах, 403-0137"
	м3
	2 561,77 
	2 926,56 

	403-0138
	Лотки железобетонные водопропускные прямоугольного сеченияxe "Лотки железобетонные водопропускные прямоугольного сечения, 403-0138"
	м3
	911,44 
	1 041,23 

	403-0139
	Лотки железобетонные водопропускные трапецеидального сеченияxe "Лотки железобетонные водопропускные трапецеидального сечения, 403-0139"
	м3
	1 484,21 
	1 695,57 

	403-0140
	Лотки железобетонные с отверстиями для крепления осушительных каналовxe "Лотки железобетонные с отверстиями для крепления осушительных каналов, 403-0140"
	м3
	2 031,83 
	2 321,16 

	403-0142
	Лотки железобетонные рамные водоотводных устройствxe "Лотки железобетонные рамные водоотводных устройств, 403-0142"
	м3
	1 843,92 
	2 106,49 

	403-0143
	Лотки железобетонные каналов навозоудаленияxe "Лотки железобетонные каналов навозоудаления, 403-0143"
	м3
	1 713,16 
	1 957,11 

	403-0144
	Лотки каналов и тоннелей железобетонные для прокладки коммуникацийxe "Лотки каналов и тоннелей железобетонные для прокладки коммуникаций, 403-0144"
	м3
	1 794,82 
	2 050,40 

	
	Лотки из бетона В15 (М200), объемом:

	403-0145
	      до 0,2 м3, с расходом арматуры 25 кг/м3 (для непроходных каналов)xe "Лотки из бетона В15 (М200), объемом::до 0,2 м3, с расходом арматуры 25 кг/м3 (для непроходных каналов), 403-0145"
	м3
	1 733,43 
	1 980,27 

	403-0146
	      от 0,2 до 0,5 м3, с расходом арматуры 25 кг/м3 (для непроходных каналов)xe "Лотки из бетона В15 (М200), объемом::от 0,2 до 0,5 м3, с расходом арматуры 25 кг/м3 (для непроходных каналов), 403-0146"
	м3
	1 633,43 
	1 866,03 

	403-0147
	      от 0,5 до 1,0 м3, с расходом арматуры 25 кг/м3 (для непроходных каналов)xe "Лотки из бетона В15 (М200), объемом::от 0,5 до 1,0 м3, с расходом арматуры 25 кг/м3 (для непроходных каналов), 403-0147"
	м3
	1 601,00 
	1 828,98 

	403-0148
	      от 1,0 до 2,0 м3, с расходом арматуры 25 кг/м3 (для непроходных каналов)xe "Лотки из бетона В15 (М200), объемом::от 1,0 до 2,0 м3, с расходом арматуры 25 кг/м3 (для непроходных каналов), 403-0148"
	м3
	1 500,00 
	1 713,60 

	403-0149
	Лотки каналов навозоудаления, объемом до 0,6 м3 из бетона В22,5 (М 300) с расходом арматуры 27 кг/м3xe "Лотки каналов навозоудаления, объемом до 0,6 м3 из бетона В22,5 (М 300) с расходом арматуры 27 кг/м3, 403-0149"
	м3
	1 369,74 
	1 564,79 

	403-0150
	Лотки каналов навозоудаления, объемом более 0,6 м3 из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 25 кг/м3xe "Лотки каналов навозоудаления, объемом более 0,6 м3 из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 25 кг/м3, 403-0150"
	м3
	1 306,04 
	1 492,02 

	
	Лотки:

	403-8033
	      ЛК 300.60.30-1 бетон В15 (М200), объем 0,21 м3, расход арматуры 4,8 кг (серия 3.006.1-8)xe "Лотки::ЛК 300.60.30-1 бетон В15 (М200), объем 0,21 м3, расход арматуры 4,8 кг (серия 3.006.1-8), 403-8033"
	шт.
	227,70 
	240,38 

	403-8034
	      ЛК 300.30.45-1 бетон В15 (М200), объем 0,20 м3, расход арматуры 4,4 кг (серия 3.006.1-8)xe "Лотки::ЛК 300.30.45-1 бетон В15 (М200), объем 0,20 м3, расход арматуры 4,4 кг (серия 3.006.1-8), 403-8034"
	шт.
	215,76 
	227,79 

	403-8035
	      ЛК 300.45.45-1 бетон В15 (М200), объем 0,24 м3, расход арматуры 5,0 кг (серия 3.006.1-8)xe "Лотки::ЛК 300.45.45-1 бетон В15 (М200), объем 0,24 м3, расход арматуры 5,0 кг (серия 3.006.1-8), 403-8035"
	шт.
	257,14 
	271,45 

	403-8036
	      ЛК 300.60.45-1 бетон В15 (М200), объем 0,27 м3, расход арматуры 5,5 кг (серия 3.006.1-8)xe "Лотки::ЛК 300.60.45-1 бетон В15 (М200), объем 0,27 м3, расход арматуры 5,5 кг (серия 3.006.1-8), 403-8036"
	шт.
	288,47 
	304,54 

	403-8037
	      ЛК 300.90.45-1 бетон В15 (М200), объем 0,361 м3, расход арматуры 8,4 кг (серия 3.006.1-8)xe "Лотки::ЛК 300.90.45-1 бетон В15 (М200), объем 0,361 м3, расход арматуры 8,4 кг (серия 3.006.1-8), 403-8037"
	шт.
	391,42 
	413,22 

	403-8038
	      ЛК 300.120.45-1 бетон В15 (М200), объем 0,54 м3, расход арматуры 15,2 кг (серия 3.006.1-8)xe "Лотки::ЛК 300.120.45-1 бетон В15 (М200), объем 0,54 м3, расход арматуры 15,2 кг (серия 3.006.1-8), 403-8038"
	шт.
	591,09 
	624,02 

	403-8039
	      ЛК 300.150.45-1 бетон В15 (М200), объем 0,65 м3, расход арматуры 35,6 кг (серия 3.006.1-8)xe "Лотки::ЛК 300.150.45-1 бетон В15 (М200), объем 0,65 м3, расход арматуры 35,6 кг (серия 3.006.1-8), 403-8039"
	шт.
	821,74 
	867,51 

	403-8040
	      ЛК 300.45.60-1 бетон В15 (М200), объем 0,32 м3, расход арматуры 6,8 кг (серия 3.006.1-8)xe "Лотки::ЛК 300.45.60-1 бетон В15 (М200), объем 0,32 м3, расход арматуры 6,8 кг (серия 3.006.1-8), 403-8040"
	шт.
	343,69 
	362,83 

	403-8041
	      ЛК 300.60.60-1 бетон В15 (М200), объем 0,35 м3, расход арматуры 7,7 кг (серия 3.006.1-8)xe "Лотки::ЛК 300.60.60-1 бетон В15 (М200), объем 0,35 м3, расход арматуры 7,7 кг (серия 3.006.1-8), 403-8041"
	шт.
	377,58 
	398,62 

	403-0158
	      ЛК 300.90.60-1 бетон В15 (М200), объем 0,45 м3, расход арматуры 10,3 кг (серия 3.006.1-8)xe "Лотки::ЛК 300.90.60-1 бетон В15 (М200), объем 0,45 м3, расход арматуры 10,3 кг (серия 3.006.1-8), 403-0158"
	шт.
	488,01 
	515,19 

	403-0159
	      ЛК 300.120.60-1 бетон В15 (М200), объем 0,62 м3, расход арматуры 13,88 кг (серия 3.006.1-8)xe "Лотки::ЛК 300.120.60-1 бетон В15 (М200), объем 0,62 м3, расход арматуры 13,88 кг (серия 3.006.1-8), 403-0159"
	шт.
	655,39 
	691,90 

	403-8044
	      ЛК 300.150.60-1 бетон В15 (М200), объем 0,74 м3, расход арматуры 31,2 кг (серия 3.006.1-8)xe "Лотки::ЛК 300.150.60-1 бетон В15 (М200), объем 0,74 м3, расход арматуры 31,2 кг (серия 3.006.1-8), 403-8044"
	шт.
	876,08 
	924,87 

	403-8045
	      ЛК 300.180.60-1 бетон В15 (М200), объем 0,96 м3, расход арматуры 36,7 кг (серия 3.006.1-8)xe "Лотки::ЛК 300.180.60-1 бетон В15 (М200), объем 0,96 м3, расход арматуры 36,7 кг (серия 3.006.1-8), 403-8045"
	шт.
	1 112,48 
	1 174,46 

	403-8046
	      ЛК 300.60.90-1 бетон В15 (М200), объем 0,59 м3, расход арматуры 8,0 кг (серия 3.006.1-8)xe "Лотки::ЛК 300.60.90-1 бетон В15 (М200), объем 0,59 м3, расход арматуры 8,0 кг (серия 3.006.1-8), 403-8046"
	шт.
	590,98 
	623,90 

	403-8047
	      ЛК 300.90.90-1 бетон В15 (М200), объем 0,68 м3, расход арматуры 14,0 кг (серия 3.006.1-8)xe "Лотки::ЛК 300.90.90-1 бетон В15 (М200), объем 0,68 м3, расход арматуры 14,0 кг (серия 3.006.1-8), 403-8047"
	шт.
	711,58 
	751,22 

	403-8048
	      ЛК 300.120.90-1 бетон В15 (М200), объем 0,79 м3, расход арматуры 17,7 кг (серия 3.006.1-8)xe "Лотки::ЛК 300.120.90-1 бетон В15 (М200), объем 0,79 м3, расход арматуры 17,7 кг (серия 3.006.1-8), 403-8048"
	шт.
	835,84 
	882,39 

	403-8049
	      ЛК 300.150.90-1 бетон В15 (М200), объем 1,00 м3, расход арматуры 35,2 кг (серия 3.006.1-8)xe "Лотки::ЛК 300.150.90-1 бетон В15 (М200), объем 1,00 м3, расход арматуры 35,2 кг (серия 3.006.1-8), 403-8049"
	шт.
	1 139,55 
	1 203,02 

	403-8050
	      ЛК 300.180.90-1 бетон В15 (М200), объем 1,16 м3, расход арматуры 39,7 кг (серия 3.006.1-8)xe "Лотки::ЛК 300.180.90-1 бетон В15 (М200), объем 1,16 м3, расход арматуры 39,7 кг (серия 3.006.1-8), 403-8050"
	шт.
	1 272,79 
	1 343,68 

	403-8051
	      ЛК 300.210.90-1 бетон В15 (М200), объем 1,38 м3, расход арматуры 48,6 кг (серия 3.006.1-8)xe "Лотки::ЛК 300.210.90-1 бетон В15 (М200), объем 1,38 м3, расход арматуры 48,6 кг (серия 3.006.1-8), 403-8051"
	шт.
	1 522,90 
	1 607,72 

	403-8052
	      ЛК 300.120.120-1 бетон В15 (М200), объем 1,08 м3, расход арматуры 32,4 кг (серия 3.006.1-8)xe "Лотки::ЛК 300.120.120-1 бетон В15 (М200), объем 1,08 м3, расход арматуры 32,4 кг (серия 3.006.1-8), 403-8052"
	шт.
	1 155,93 
	1 220,32 

	403-8053
	      ЛК 300.150.120-1 бетон В15 (М200), объем 1,25 м3, расход арматуры 47,8 кг (серия 3.006.1-8)xe "Лотки::ЛК 300.150.120-1 бетон В15 (М200), объем 1,25 м3, расход арматуры 47,8 кг (серия 3.006.1-8), 403-8053"
	шт.
	1 403,50 
	1 481,67 

	403-0160
	      ЛК 300.180.120-1 бетон В15 (М200), объем 1,51 м3, расход арматуры 52,2 кг (серия 3.006.1-8)xe "Лотки::ЛК 300.180.120-1 бетон В15 (М200), объем 1,51 м3, расход арматуры 52,2 кг (серия 3.006.1-8), 403-0160"
	шт.
	1 660,13 
	1 752,59 

	403-0166
	      ЛК 300.210.120-1 бетон В15 (М200), объем 1,64 м3, расход арматуры 60,6 кг (серия 3.006.1-8)xe "Лотки::ЛК 300.210.120-1 бетон В15 (М200), объем 1,64 м3, расход арматуры 60,6 кг (серия 3.006.1-8), 403-0166"
	шт.
	1 827,95 
	1 929,77 

	403-1647
	      ЛТ 3-8-8 бетон В15 (М200), объем 0,12 м3, расход аматуры 18,8 кг (серия 3.900-3)xe "Лотки::ЛТ 3-8-8 бетон В15 (М200), объем 0,12 м3, расход аматуры 18,8 кг (серия 3.900-3), 403-1647"
	шт.
	383,20 
	437,76 

	
	Лотки (серия 3.006.1-2.87 вып.1):

	403-2072
	      Л2-8 бетон В15 (М200), объем 0,38 м3, расход аматуры 15,2 кгxe "Лотки (серия 3.006.1-2.87 вып.1)::Л2-8 бетон В15 (М200), объем 0,38 м3, расход аматуры 15,2 кг, 403-2072"
	шт.
	712,92 
	814,44 

	403-2073
	      Л2-15 бетон В25 (М350), объем 0,38 м3, расход аматуры 21,3 кгxe "Лотки (серия 3.006.1-2.87 вып.1)::Л2-15 бетон В25 (М350), объем 0,38 м3, расход аматуры 21,3 кг, 403-2073"
	шт.
	769,90 
	879,54 

	403-2074
	      Л4-8 бетон В15 (М200), объем 0,72 м3, расход аматуры 51,58 кгxe "Лотки (серия 3.006.1-2.87 вып.1)::Л4-8 бетон В15 (М200), объем 0,72 м3, расход аматуры 51,58 кг, 403-2074"
	шт.
	974,34 
	1 113,09 

	403-2075
	      Л4-15 бетон В22,5 (М300), объем 0,72 м3, расход аматуры 38,1 кгxe "Лотки (серия 3.006.1-2.87 вып.1)::Л4-15 бетон В22,5 (М300), объем 0,72 м3, расход аматуры 38,1 кг, 403-2075"
	шт.
	986,24 
	1 126,68 

	403-2076
	      Л6-5 бетон В15 (М200), объем 0,9 м3, расход аматуры 47,7 кгxe "Лотки (серия 3.006.1-2.87 вып.1)::Л6-5 бетон В15 (М200), объем 0,9 м3, расход аматуры 47,7 кг, 403-2076"
	шт.
	1 247,52 
	1 425,16 

	403-2077
	      Л6-8 бетон В25 (М350), объем 0,9 м3, расход аматуры 70,1 кгxe "Лотки (серия 3.006.1-2.87 вып.1)::Л6-8 бетон В25 (М350), объем 0,9 м3, расход аматуры 70,1 кг, 403-2077"
	шт.
	1 326,39 
	1 515,27 

	403-2078
	      Л6-12 бетон В30 (М400), объем 0,9 м3, расход аматуры 83,4 кгxe "Лотки (серия 3.006.1-2.87 вып.1)::Л6-12 бетон В30 (М400), объем 0,9 м3, расход аматуры 83,4 кг, 403-2078"
	шт.
	1 377,68 
	1 573,86 

	403-2079
	      Л6-15 бетон В35 (М450), объем 0,9 м3, расход аматуры 83,4 кгxe "Лотки (серия 3.006.1-2.87 вып.1)::Л6-15 бетон В35 (М450), объем 0,9 м3, расход аматуры 83,4 кг, 403-2079"
	шт.
	1 377,68 
	1 573,86 

	403-2080
	      Л7-8 бетон В25 (М350), объем 1,06 м3, расход аматуры 76,3 кгxe "Лотки (серия 3.006.1-2.87 вып.1)::Л7-8 бетон В25 (М350), объем 1,06 м3, расход аматуры 76,3 кг, 403-2080"
	шт.
	1 976,48 
	2 257,93 

	403-2082
	      Л11-8 бетон В25 (М350), объем 1,44 м3, расход аматуры 164,1 кгxe "Лотки (серия 3.006.1-2.87 вып.1)::Л11-8 бетон В25 (М350), объем 1,44 м3, расход аматуры 164,1 кг, 403-2082"
	шт.
	2 146,47 
	2 452,13 

	403-2083
	      Л11-11 бетон В30 (М400), объем 1,44 м3, расход аматуры 192,9 кгxe "Лотки (серия 3.006.1-2.87 вып.1)::Л11-11 бетон В30 (М400), объем 1,44 м3, расход аматуры 192,9 кг, 403-2083"
	шт.
	2 372,39 
	2 710,22 

	403-2084
	      Л11-15 бетон В35 (М450), объем 1,44 м3, расход аматуры 242,1 кгxe "Лотки (серия 3.006.1-2.87 вып.1)::Л11-15 бетон В35 (М450), объем 1,44 м3, расход аматуры 242,1 кг, 403-2084"
	шт.
	2 557,28 
	2 921,43 

	403-2085
	      Л14-8 бетон В25 (М350), объем 1,86 м3, расход аматуры 149 кгxe "Лотки (серия 3.006.1-2.87 вып.1)::Л14-8 бетон В25 (М350), объем 1,86 м3, расход аматуры 149 кг, 403-2085"
	шт.
	2 601,77 
	2 972,26 

	403-2086
	      Л15-3 бетон В15 (М200), объем 1,98 м3, расход аматуры 137,2 кгxe "Лотки (серия 3.006.1-2.87 вып.1)::Л15-3 бетон В15 (М200), объем 1,98 м3, расход аматуры 137,2 кг, 403-2086"
	шт.
	2 793,63 
	3 191,45 

	403-2087
	      Л15-5 бетон В15 (М200), объем 1,98 м3, расход аматуры 176,6 кгxe "Лотки (серия 3.006.1-2.87 вып.1)::Л15-5 бетон В15 (М200), объем 1,98 м3, расход аматуры 176,6 кг, 403-2087"
	шт.
	2 930,76 
	3 348,10 

	403-2088
	      Л15-8 бетон В25 (М350), объем 1,98 м3, расход аматуры 194 кгxe "Лотки (серия 3.006.1-2.87 вып.1)::Л15-8 бетон В25 (М350), объем 1,98 м3, расход аматуры 194 кг, 403-2088"
	шт.
	2 996,19 
	3 422,84 

	403-2089
	      Л15-11 бетон В30 (М400), объем 1,98 м3, расход аматуры 247 кгxe "Лотки (серия 3.006.1-2.87 вып.1)::Л15-11 бетон В30 (М400), объем 1,98 м3, расход аматуры 247 кг, 403-2089"
	шт.
	3 196,29 
	3 651,44 

	403-2090
	      Л23-3 бетон В15 (М200), объем 2,84 м3, расход аматуры 185,1 кгxe "Лотки (серия 3.006.1-2.87 вып.1)::Л23-3 бетон В15 (М200), объем 2,84 м3, расход аматуры 185,1 кг, 403-2090"
	шт.
	3 875,89 
	4 427,82 

	403-2091
	      Л23-5 бетон В15 (М200), объем 2,84 м3, расход аматуры 272,5 кгxe "Лотки (серия 3.006.1-2.87 вып.1)::Л23-5 бетон В15 (М200), объем 2,84 м3, расход аматуры 272,5 кг, 403-2091"
	шт.
	4 193,63 
	4 790,81 

	403-2092
	      Л23-8 бетон В25 (М350), объем 2,84 м3, расход аматуры 341,9 кгxe "Лотки (серия 3.006.1-2.87 вып.1)::Л23-8 бетон В25 (М350), объем 2,84 м3, расход аматуры 341,9 кг, 403-2092"
	шт.
	4 452,81 
	5 086,89 

	403-2093
	      Л23-11 бетон В30 (М400), объем 2,84 м3, расход аматуры 395,7 кгxe "Лотки (серия 3.006.1-2.87 вып.1)::Л23-11 бетон В30 (М400), объем 2,84 м3, расход аматуры 395,7 кг, 403-2093"
	шт.
	4 657,17 
	5 320,35 

	403-2094
	      Л23-12 бетон В30 (М400), объем 2,84 м3, расход аматуры 475,9 кгxe "Лотки (серия 3.006.1-2.87 вып.1)::Л23-12 бетон В30 (М400), объем 2,84 м3, расход аматуры 475,9 кг, 403-2094"
	шт.
	4 954,50 
	5 660,02 

	403-2095
	      Л23-15 бетон В30 (М400), объем 2,84 м3, расход аматуры 510,5 кгxe "Лотки (серия 3.006.1-2.87 вып.1)::Л23-15 бетон В30 (М400), объем 2,84 м3, расход аматуры 510,5 кг, 403-2095"
	шт.
	5 084,09 
	5 808,06 

	403-2117
	      Л4 д-8 бетон В15 (М200), объем 0,09 м3, расход аматуры 4,4 кгxe "Лотки (серия 3.006.1-2.87 вып.1)::Л4 д-8 бетон В15 (М200), объем 0,09 м3, расход аматуры 4,4 кг, 403-2117"
	шт.
	123,65 
	130,54 

	
	Доборные лотки:

	403-8056
	      ЛК 75.60.30-1 бетон В15 (М200), объем 0,05 м3, расход арматуры 1,5 кгxe "Доборные лотки::ЛК 75.60.30-1 бетон В15 (М200), объем 0,05 м3, расход арматуры 1,5 кг, 403-8056"
	шт.
	58,34 
	61,59 

	403-8057
	      ЛК 75.30.45-1 бетон В15 (М200), объем 0,05 м3, расход арматуры 1,3 кгxe "Доборные лотки::ЛК 75.30.45-1 бетон В15 (М200), объем 0,05 м3, расход арматуры 1,3 кг, 403-8057"
	шт.
	57,08 
	60,26 

	403-8058
	      ЛК 75.45.45-1 бетон В15 (М200), объем 0,06 м3, расход арматуры 1,4 кгxe "Доборные лотки::ЛК 75.45.45-1 бетон В15 (М200), объем 0,06 м3, расход арматуры 1,4 кг, 403-8058"
	шт.
	67,47 
	71,23 

	403-8059
	      ЛК 75.60.45-1 бетон В15 (М200), объем 0,07 м3, расход арматуры 1,6 кгxe "Доборные лотки::ЛК 75.60.45-1 бетон В15 (М200), объем 0,07 м3, расход арматуры 1,6 кг, 403-8059"
	шт.
	78,50 
	82,88 

	403-0167
	      ЛК 75.90.45-1 бетон В15 (М200), объем 0,09 м3, расход арматуры 1,9 кгxe "Доборные лотки::ЛК 75.90.45-1 бетон В15 (М200), объем 0,09 м3, расход арматуры 1,9 кг, 403-0167"
	шт.
	99,92 
	105,48 

	403-0168
	      ЛК 75.120.45-1 бетон В15 (М200), объем 0,14 м3, расход арматуры 3,8 кгxe "Доборные лотки::ЛК 75.120.45-1 бетон В15 (М200), объем 0,14 м3, расход арматуры 3,8 кг, 403-0168"
	шт.
	160,82 
	169,78 

	403-0169
	      ЛК 75.150.45-1 бетон В15 (М200), объем 0,16 м3, расход арматуры 7,7 кгxe "Доборные лотки::ЛК 75.150.45-1 бетон В15 (М200), объем 0,16 м3, расход арматуры 7,7 кг, 403-0169"
	шт.
	205,19 
	216,62 

	403-0170
	      ЛК 75.45.60-1 бетон В15 (М200), объем 0,08 м3, расход арматуры 1,8 кгxe "Доборные лотки::ЛК 75.45.60-1 бетон В15 (М200), объем 0,08 м3, расход арматуры 1,8 кг, 403-0170"
	шт.
	89,53 
	94,51 

	403-0175
	      ЛК 75.60.60-1 бетон В15 (М200), объем 0,09 м3, расход арматуры 2,6 кгxe "Доборные лотки::ЛК 75.60.60-1 бетон В15 (М200), объем 0,09 м3, расход арматуры 2,6 кг, 403-0175"
	шт.
	104,39 
	110,20 

	403-0176
	      ЛК 75.90.60-1 бетон В15 (М200), объем 0,11 м3, расход арматуры 3,1 кгxe "Доборные лотки::ЛК 75.90.60-1 бетон В15 (М200), объем 0,11 м3, расход арматуры 3,1 кг, 403-0176"
	шт.
	127,10 
	134,18 

	403-0177
	      ЛК 75.120.60-1 бетон В15 (М200), объем 0,16 м3, расход арматуры 4,0 кгxe "Доборные лотки::ЛК 75.120.60-1 бетон В15 (М200), объем 0,16 м3, расход арматуры 4,0 кг, 403-0177"
	шт.
	181,62 
	191,74 

	403-0178
	      ЛК 75.150.60-1 бетон В15 (М200), объем 0,18 м3, расход арматуры 8,3 кгxe "Доборные лотки::ЛК 75.150.60-1 бетон В15 (М200), объем 0,18 м3, расход арматуры 8,3 кг, 403-0178"
	шт.
	228,53 
	241,26 

	403-0179
	      ЛК 75.180.60-1 бетон В15 (М200), объем 0,24 м3, расход арматуры 9,3 кгxe "Доборные лотки::ЛК 75.180.60-1 бетон В15 (М200), объем 0,24 м3, расход арматуры 9,3 кг, 403-0179"
	шт.
	293,44 
	309,79 

	403-0180
	      ЛК 75.60.90-1 бетон В15 (М200), объем 0,15 м3, расход арматуры 2,4 кгxe "Доборные лотки::ЛК 75.60.90-1 бетон В15 (М200), объем 0,15 м3, расход арматуры 2,4 кг, 403-0180"
	шт.
	161,66 
	170,67 

	403-0183
	      ЛК 75.90.90-1 бетон В15 (М200), объем 0,17 м3, расход арматуры 3,6 кгxe "Доборные лотки::ЛК 75.90.90-1 бетон В15 (М200), объем 0,17 м3, расход арматуры 3,6 кг, 403-0183"
	шт.
	188,82 
	199,35 

	403-0184
	      ЛК 75.120.90-1 бетон В15 (М200), объем 0,20 м3, расход арматуры 6,7 кгxe "Доборные лотки::ЛК 75.120.90-1 бетон В15 (М200), объем 0,20 м3, расход арматуры 6,7 кг, 403-0184"
	шт.
	230,41 
	243,24 

	403-0185
	      ЛК 75.150.90-1 бетон В15 (М200), объем 0,25 м3, расход арматуры 9,8 кгxe "Доборные лотки::ЛК 75.150.90-1 бетон В15 (М200), объем 0,25 м3, расход арматуры 9,8 кг, 403-0185"
	шт.
	297,09 
	313,64 

	403-0186
	      ЛК 75.180.90-1 бетон В15 (М200), объем 0,29 м3, расход арматуры 10,9 кгxe "Доборные лотки::ЛК 75.180.90-1 бетон В15 (М200), объем 0,29 м3, расход арматуры 10,9 кг, 403-0186"
	шт.
	341,64 
	360,67 

	403-0187
	      ЛК 75.210.90-1 бетон В15 (М200), объем 0,35 м3, расход арматуры 12,6 кгxe "Доборные лотки::ЛК 75.210.90-1 бетон В15 (М200), объем 0,35 м3, расход арматуры 12,6 кг, 403-0187"
	шт.
	408,80 
	431,57 

	403-0188
	      ЛК 75.120.120-1 бетон В15 (М200), объем 0,27 м3, расход арматуры 9,0 кгxe "Доборные лотки::ЛК 75.120.120-1 бетон В15 (М200), объем 0,27 м3, расход арматуры 9,0 кг, 403-0188"
	шт.
	310,77 
	328,08 

	403-0189
	      ЛК 75.150.120-1 бетон В15 (М200), объем 0,31 м3, расход арматуры 13,6 кгxe "Доборные лотки::ЛК 75.150.120-1 бетон В15 (М200), объем 0,31 м3, расход арматуры 13,6 кг, 403-0189"
	шт.
	377,62 
	398,66 

	403-0190
	      ЛК 75.180.120-1 бетон В15 (М200), объем 0,38 м3, расход арматуры 14,5 кгxe "Доборные лотки::ЛК 75.180.120-1 бетон В15 (М200), объем 0,38 м3, расход арматуры 14,5 кг, 403-0190"
	шт.
	449,07 
	474,09 

	403-0192
	      ЛК 75.210.120-1 бетон В15 (М200), объем 0,41 м3, расход арматуры 16,3 кгxe "Доборные лотки::ЛК 75.210.120-1 бетон В15 (М200), объем 0,41 м3, расход арматуры 16,3 кг, 403-0192"
	шт.
	488,69 
	515,91 

	403-8255
	Лотки открытые водоспускные длиной от 2,5 до 6 м из бетона В15 (М200)xe "Лотки открытые водоспускные длиной от 2,5 до 6 м из бетона В15 (М200), 403-8255"
	м3
	1 656,95 
	1 892,90 

	403-0059
	Лотки сборные бетонные открытые из бетона М200 массой до 5 тxe "Лотки сборные бетонные открытые из бетона М200 массой до 5 т, 403-0059"
	м3
	793,29 
	906,25 

	
	Лотки с отверстиями:

	403-0193
	      из бетона В15 (М200), с расходом арматуры 70 кг/м3, объемом до 2м3 (для непроходных каналов)xe "Лотки с отверстиями::из бетона В15 (М200), с расходом арматуры 70 кг/м3, объемом до 2м3 (для непроходных каналов), 403-0193"
	м3
	1 272,88 
	1 454,14 

	403-0194
	      из бетона В15 (М200), с расходом арматуры 60 кг/м3, объемом более 2 м3 (для непроходных каналов)xe "Лотки с отверстиями::из бетона В15 (М200), с расходом арматуры 60 кг/м3, объемом более 2 м3 (для непроходных каналов), 403-0194"
	м3
	1 202,55 
	1 373,80 

	403-0195
	      ЛКО 300.180.120-6 бетон В15 (М200), объем 1,54 м3, расход арматуры 106,40 кгxe "Лотки с отверстиями::ЛКО 300.180.120-6 бетон В15 (М200), объем 1,54 м3, расход арматуры 106,40 кг, 403-0195"
	шт.
	1 851,94 
	1 955,11 

	403-0196
	      ЛКО 300.210.120-6 бетон В15 (М200), объем 1,68 м3, расход арматуры 111,0 кгxe "Лотки с отверстиями::ЛКО 300.210.120-6 бетон В15 (М200), объем 1,68 м3, расход арматуры 111,0 кг, 403-0196"
	шт.
	1 987,98 
	2 098,71 

	403-0197
	      ЛКО 300.240.120-6 бетон В15 (М200), объем 1,94 м3, расход арматуры 140,1 кгxe "Лотки с отверстиями::ЛКО 300.240.120-6 бетон В15 (М200), объем 1,94 м3, расход арматуры 140,1 кг, 403-0197"
	шт.
	2 371,59 
	2 503,68 

	403-0198
	      ЛКО 300.300.150-6 /бетон В25 (М350), объем 2,95 м3, расход арматуры 243,80 кгxe "Лотки с отверстиями::ЛКО 300.300.150-6 /бетон В25 (М350), объем 2,95 м3, расход арматуры 243,80 кг, 403-0198"
	шт.
	3 905,62 
	4 123,17 

	403-0199
	      ЛКО 300.300.120-6 бетон В20 (М250), объем 0,38 м3, расход арматуры 243,8 кгxe "Лотки с отверстиями::ЛКО 300.300.120-6 бетон В20 (М250), объем 0,38 м3, расход арматуры 243,8 кг, 403-0199"
	шт.
	3 435,25 
	3 626,60 

	403-0200
	      ЛКО 300.360.120-6 бетон В15 (М200), объем 3,13 м3, расход арматуры 181,2 кгxe "Лотки с отверстиями::ЛКО 300.360.120-6 бетон В15 (М200), объем 3,13 м3, расход арматуры 181,2 кг, 403-0200"
	шт.
	3 334,61 
	3 520,36 

	403-0227
	      ЛКО 300.360.150-6 бетон В15 (М200), объем 3,49 м3, расход арматуры 184,30 кгxe "Лотки с отверстиями::ЛКО 300.360.150-6 бетон В15 (М200), объем 3,49 м3, расход арматуры 184,30 кг, 403-0227"
	шт.
	3 605,13 
	3 805,93 

	Группа: Марши и площадки лестничные

	
	Лестничные марши:

	403-2003
	      1ЛМ 17.12.9-4 /бетон В22,5 (М300), объем 0,37 м3, расход ар-ры 12,44 кг/ (серия 1.151.1-7 вып.1)xe "Лестничные марши::1ЛМ 17.12.9-4 /бетон В22,5 (М300), объем 0,37 м3, расход ар-ры 12,44 кг/ (серия 1.151.1-7 вып.1), 403-2003"
	шт.
	996,57 
	1 057,16 

	403-0228
	      1ЛМ 27.11.14-4 /бетон В22,5 (М300), объем 0,531 м3, расход ар-ры 14,77 кг / (серия 1.151.1-6 вып.1)xe "Лестничные марши::1ЛМ 27.11.14-4 /бетон В22,5 (М300), объем 0,531 м3, расход ар-ры 14,77 кг / (серия 1.151.1-6 вып.1), 403-0228"
	шт.
	638,51 
	676,82 

	403-2004
	      1ЛМ 27.12.14-4 /бетон В22,5 (М300), объем 0,607 м3, расход ар-ры 17,16 кг/ (серия 1.151.1-6 вып.1)xe "Лестничные марши::1ЛМ 27.12.14-4 /бетон В22,5 (М300), объем 0,607 м3, расход ар-ры 17,16 кг/ (серия 1.151.1-6 вып.1), 403-2004"
	шт.
	1 281,50 
	1 359,42 

	403-2005
	      1ЛМ 30.11.15-4 /бетон В22,5 (М300), объем 0,59 м3, расход ар-ры 16,25 кг/ (серия 1.151.1-7 вып.1)xe "Лестничные марши::1ЛМ 30.11.15-4 /бетон В22,5 (М300), объем 0,59 м3, расход ар-ры 16,25 кг/ (серия 1.151.1-7 вып.1), 403-2005"
	шт.
	1 137,86 
	1 207,04 

	403-2006
	      1ЛМ 30.12.15-4 /бетон В22,5 (М300), объем 0,68 м3, расход ар-ры 18,31 кг/ (серия 1.151.1-7 вып.1)xe "Лестничные марши::1ЛМ 30.12.15-4 /бетон В22,5 (М300), объем 0,68 м3, расход ар-ры 18,31 кг/ (серия 1.151.1-7 вып.1), 403-2006"
	шт.
	1 311,43 
	1 391,17 

	403-0229
	      с бетонными ступенями, не требующими отделки из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 28 кг/м3xe "Лестничные марши::с бетонными ступенями, не требующими отделки из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 28 кг/м3, 403-0229"
	м3
	2 123,00 
	2 252,08 

	403-0230
	      с полуплощадками с бетонными ступенями и полом, не требующим отделки из бетона В25 (М350) с расходом арматуры 85 кг/м3 (серия 1.151.1-6 вып.1)xe "Лестничные марши::с полуплощадками с бетонными ступенями и полом, не требующим отделки из бетона В25 (М350) с расходом арматуры 85 кг/м3 (серия 1.151.1-6 вып.1), 403-0230"
	м3
	2 357,15 
	2 500,47 

	403-0257
	      с полуплощадками ЛМП 57.11.14-5 /бетон В25 (М350), объем 0,90 м3, расход ар-ры 76,6 кг/ (серия 1.151.1-6 вып.1)xe "Лестничные марши::с полуплощадками ЛМП 57.11.14-5 /бетон В25 (М350), объем 0,90 м3, расход ар-ры 76,6 кг/ (серия 1.151.1-6 вып.1), 403-0257"
	шт.
	1 539,00 
	1 631,34 

	403-0258
	      с полуплощадками ЛМП 57.11.15-5 /бетон В25 (М350), объем 0,92 м3, расход ар-ры 76,8 кг/ (серия 1.151.1-6 вып.1)xe "Лестничные марши::с полуплощадками ЛМП 57.11.15-5 /бетон В25 (М350), объем 0,92 м3, расход ар-ры 76,8 кг/ (серия 1.151.1-6 вып.1), 403-0258"
	шт.
	1 573,20 
	1 667,59 

	403-0259
	      с полуплощадками ЛМП 60.11.15-5 /бетон В25 (М350), объем 1,0 м3, расход ар-ры 98,40 кг/ (серия 1.151.1-6 вып.1)xe "Лестничные марши::с полуплощадками ЛМП 60.11.15-5 /бетон В25 (М350), объем 1,0 м3, расход ар-ры 98,40 кг/ (серия 1.151.1-6 вып.1), 403-0259"
	шт.
	1 710,00 
	1 812,60 

	403-0260
	      с полуплощадками ЛМП 60.11.17-5 /бетон В25 (М350), объем 1,00 м3, расход ар-ры 100,6 кг/ (серия 1.151.1-6 вып.1)xe "Лестничные марши::с полуплощадками ЛМП 60.11.17-5 /бетон В25 (М350), объем 1,00 м3, расход ар-ры 100,6 кг/ (серия 1.151.1-6 вып.1), 403-0260"
	шт.
	1 719,00 
	1 822,14 

	403-0287
	      с полуплощадками ЛМП 57.11.17-5 /бетон В25 (М350), объем 0,95 м3, расход ар-ры 84,80 кг/ (серия 1.151.1-6 вып.1)xe "Лестничные марши::с полуплощадками ЛМП 57.11.17-5 /бетон В25 (М350), объем 0,95 м3, расход ар-ры 84,80 кг/ (серия 1.151.1-6 вып.1), 403-0287"
	шт.
	1 624,50 
	1 721,97 

	403-2007
	      ЛМ-28-11 /бетон В22,5 (М300), объем 0,428 м3, расход ар-ры 22,67 кг/ (серия 1.151-1 вып.2)xe "Лестничные марши::ЛМ-28-11 /бетон В22,5 (М300), объем 0,428 м3, расход ар-ры 22,67 кг/ (серия 1.151-1 вып.2), 403-2007"
	шт.
	907,58 
	962,76 

	403-0288
	      ЛМ 60.14-17 /бетон В25 (М350), объем 1,10 м3, расход ар-ры 101,86 кг/ (серия 1.151.1-6 вып.1)xe "Лестничные марши::ЛМ 60.14-17 /бетон В25 (М350), объем 1,10 м3, расход ар-ры 101,86 кг/ (серия 1.151.1-6 вып.1), 403-0288"
	шт.
	3 028,56 
	3 158,79 

	403-2096
	      2ЛМФ39.12.17-5 /бетон В15 (М200), объем 0,517 м3, расход ар-ры 37,35 кг/ (серия 1.251.1-4 вып.1)xe "Лестничные марши::2ЛМФ39.12.17-5 /бетон В15 (М200), объем 0,517 м3, расход ар-ры 37,35 кг/ (серия 1.251.1-4 вып.1), 403-2096"
	шт.
	1 393,86 
	1 478,60 

	403-2097
	      2ЛМФ39.14.17-5 /бетон В15 (М200), объем 0,566 м3, расход ар-ры 43,55 кг/ (серия 1.251.1-4 вып.1)xe "Лестничные марши::2ЛМФ39.14.17-5 /бетон В15 (М200), объем 0,566 м3, расход ар-ры 43,55 кг/ (серия 1.251.1-4 вып.1), 403-2097"
	шт.
	1 342,84 
	1 424,48 

	403-2098
	      2ЛМФ42.12.18-5-1 /бетон В15 (М200), объем 0,559 м3, расход ар-ры 40,92 кг/ (серия 1.251.1-4 вып.1)xe "Лестничные марши::2ЛМФ42.12.18-5-1 /бетон В15 (М200), объем 0,559 м3, расход ар-ры 40,92 кг/ (серия 1.251.1-4 вып.1), 403-2098"
	шт.
	1 516,55 
	1 608,75 

	
	Лестничная площадка:

	403-0289
	      с бетонным полом, не требующим отделки объемом до 0,5 м3 из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 44 кг/м3xe "Лестничная площадка::с бетонным полом, не требующим отделки объемом до 0,5 м3 из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 44 кг/м3, 403-0289"
	м3
	1 815,52 
	1 925,90 

	403-0290
	      с бетонным полом, не требующим отделки объемом более 0,5 м3 из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 100 кг/м3xe "Лестничная площадка::с бетонным полом, не требующим отделки объемом более 0,5 м3 из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 100 кг/м3, 403-0290"
	м3
	1 997,19 
	2 118,62 

	403-2112
	      ЛП 15.3 /бетон В22,5 (М300), объем 0,15 м3, расход ар-ры 5 кг/ (серия 1.450-1 вып.1)xe "Лестничная площадка::ЛП 15.3 /бетон В22,5 (М300), объем 0,15 м3, расход ар-ры 5 кг/ (серия 1.450-1 вып.1), 403-2112"
	шт.
	320,25 
	339,72 

	403-2023
	      1ЛП 30.15.4 /бетон В15 (М200), объем 0,984 м3, расход ар-ры 31,21 кг/ (серия 1.152.1-8 вып.5)xe "Лестничная площадка::1ЛП 30.15.4 /бетон В15 (М200), объем 0,984 м3, расход ар-ры 31,21 кг/ (серия 1.152.1-8 вып.5), 403-2023"
	шт.
	1 322,33 
	1 402,72 

	403-0293
	      ЛПП 14.9в /бетон В25 (М350), объем 0,16 м3, расход ар-ры 11,1 кг/ (серия 1.050.9-4.93)xe "Лестничная площадка::ЛПП 14.9в /бетон В25 (М350), объем 0,16 м3, расход ар-ры 11,1 кг/ (серия 1.050.9-4.93), 403-0293"
	шт.
	348,44 
	363,43 

	403-0294
	      ЛПП 14.12в /бетон В25 (М350), объем 0,20 м3, расход ар-ры 12,2 кг/ (серия 1.050.9-4.93)xe "Лестничная площадка::ЛПП 14.12в /бетон В25 (М350), объем 0,20 м3, расход ар-ры 12,2 кг/ (серия 1.050.9-4.93), 403-0294"
	шт.
	424,74 
	443,00 

	403-0295
	      ЛПП 14.13в /бетон В25 (М350), объем 0,24 м3, расход ар-ры 12,50 кг/ (серия 1.050.9-4.93)xe "Лестничная площадка::ЛПП 14.13в /бетон В25 (М350), объем 0,24 м3, расход ар-ры 12,50 кг/ (серия 1.050.9-4.93), 403-0295"
	шт.
	495,88 
	517,21 

	403-0296
	      ЛПП 14.15в /бетон В25 (М350), объем 0,24 м3, расход ар-ры 13 кг/ (серия 1.050.9-4.93)xe "Лестничная площадка::ЛПП 14.15в /бетон В25 (М350), объем 0,24 м3, расход ар-ры 13 кг/ (серия 1.050.9-4.93), 403-0296"
	шт.
	499,11 
	520,57 

	403-0297
	      ЛПП 15.15в /бетон В25 (М350), объем 0,30 м3, расход ар-ры 13,10 кг/ (серия 1.050.9-4.93)xe "Лестничная площадка::ЛПП 15.15в /бетон В25 (М350), объем 0,30 м3, расход ар-ры 13,10 кг/ (серия 1.050.9-4.93), 403-0297"
	шт.
	513,00 
	543,78 

	403-0298
	      ЛПП 16.15в /бетон В25 (М350), объем 0,31 м3, расход ар-ры 14,50 кг/ (серия 1.050.9-4.93)xe "Лестничная площадка::ЛПП 16.15в /бетон В25 (М350), объем 0,31 м3, расход ар-ры 14,50 кг/ (серия 1.050.9-4.93), 403-0298"
	шт.
	629,91 
	656,99 

	403-0299
	      ЛПП 16.16в /бетон В25 (М350), объем 0,29 м3, расход ар-ры 15,40 кг/ (серия 1.050.9-4.93)xe "Лестничная площадка::ЛПП 16.16в /бетон В25 (М350), объем 0,29 м3, расход ар-ры 15,40 кг/ (серия 1.050.9-4.93), 403-0299"
	шт.
	601,10 
	626,95 

	403-2032
	      2ЛП 22.12-4К /бетон В15 (М200), объем 0,414 м3, расход ар-ры 16,27 кг/ (серия 1.152.1-8 вып.2)xe "Лестничная площадка::2ЛП 22.12-4К /бетон В15 (М200), объем 0,414 м3, расход ар-ры 16,27 кг/ (серия 1.152.1-8 вып.2), 403-2032"
	шт.
	1 013,69 
	1 075,32 

	403-0300
	      2ЛП22.15-4К /бетон В15 (М200), объем 0,413 м3, расход ар-ры 18,33 кг/ (серия1.152.1-8 вып1)xe "Лестничная площадка::2ЛП22.15-4К /бетон В15 (М200), объем 0,413 м3, расход ар-ры 18,33 кг/ (серия1.152.1-8 вып1), 403-0300"
	шт.
	1 074,30 
	1 120,50 


	403-0316
	      2ЛП22.18-4К /бетон В15 (М200), объем 0,467 м3, расход ар-ры 20,52 кг/ (серия1.152.1-8 вып1)xe "Лестничная площадка::2ЛП22.18-4К /бетон В15 (М200), объем 0,467 м3, расход ар-ры 20,52 кг/ (серия1.152.1-8 вып1), 403-0316"
	шт.
	1 213,43 
	1 265,60 

	403-0317
	      2ЛП22.15В4К /бетон В15 (М200), объем 0,42 м3, расход ар-ры 18,33 кг/ (серия1.152.1-8 вып1)xe "Лестничная площадка::2ЛП22.15В4К /бетон В15 (М200), объем 0,42 м3, расход ар-ры 18,33 кг/ (серия1.152.1-8 вып1), 403-0317"
	шт.
	1 090,51 
	1 137,40 

	403-0318
	      2ЛП22.18В4К /бетон В15 (М200), объем 0,474 м3, расход ар-ры 20,52 кг/ (серия1.152.1-8 вып1)xe "Лестничная площадка::2ЛП22.18В4К /бетон В15 (М200), объем 0,474 м3, расход ар-ры 20,52 кг/ (серия1.152.1-8 вып1), 403-0318"
	шт.
	1 229,63 
	1 282,51 

	403-2033
	      2ЛП 25.12-4П /бетон В15 (М200), объем 0,437 м3, расход ар-ры 20,72 кг/ (серия 1.152.1-8 вып.4)xe "Лестничная площадка::2ЛП 25.12-4П /бетон В15 (М200), объем 0,437 м3, расход ар-ры 20,72 кг/ (серия 1.152.1-8 вып.4), 403-2033"
	шт.
	1 179,94 
	1 251,68 

	403-2034
	      2ЛП 25.15-4 /бетон В15 (М200), объем 0,538 м3, расход ар-ры 22,13 кг/ (серия 1.152.1-8 вып.1)xe "Лестничная площадка::2ЛП 25.15-4 /бетон В15 (М200), объем 0,538 м3, расход ар-ры 22,13 кг/ (серия 1.152.1-8 вып.1), 403-2034"
	шт.
	1 016,08 
	1 077,85 

	403-2035
	      2ЛП 25.15-4КИ /бетон В15 (М200), объем 0,562 м3, расход ар-ры 22,82 кг/ (серия 1.152.1-8 вып.1)xe "Лестничная площадка::2ЛП 25.15-4КИ /бетон В15 (М200), объем 0,562 м3, расход ар-ры 22,82 кг/ (серия 1.152.1-8 вып.1), 403-2035"
	шт.
	1 329,21 
	1 410,03 

	403-2036
	      2ЛП 25.18-4К /бетон В15 (М200), объем 0,613 м3, расход ар-ры 25,46 кг/ (серия 1.152.1-8 вып.1)xe "Лестничная площадка::2ЛП 25.18-4К /бетон В15 (М200), объем 0,613 м3, расход ар-ры 25,46 кг/ (серия 1.152.1-8 вып.1), 403-2036"
	шт.
	1 265,07 
	1 341,98 

	403-2042
	      ЛПФ 25.11-5 /бетон В15 (М200), объем 0,394 м3, расход ар-ры 15,53 кг/ (серия 1.252.1-4 вып.1)xe "Лестничная площадка::ЛПФ 25.11-5 /бетон В15 (М200), объем 0,394 м3, расход ар-ры 15,53 кг/ (серия 1.252.1-4 вып.1), 403-2042"
	шт.
	974,75 
	1 034,01 

	403-2043
	      ЛПФ 25.11-5-1 /бетон В15 (М200), объем 0,438 м3, расход ар-ры 23,19 кг/ (серия 1.252.1-4 вып.1)xe "Лестничная площадка::ЛПФ 25.11-5-1 /бетон В15 (М200), объем 0,438 м3, расход ар-ры 23,19 кг/ (серия 1.252.1-4 вып.1), 403-2043"
	шт.
	1 184,68 
	1 256,71 

	403-2044
	      ЛПФ 25.13в-5 /бетон В15 (М200), объем 0,488 м3, расход ар-ры 18,53 кг/ (серия 1.252.1-4 вып.1)xe "Лестничная площадка::ЛПФ 25.13в-5 /бетон В15 (М200), объем 0,488 м3, расход ар-ры 18,53 кг/ (серия 1.252.1-4 вып.1), 403-2044"
	шт.
	1 197,03 
	1 269,81 

	403-2045
	      ЛПФ 28.11-5 /бетон В15 (М200), объем 0,438 м3, расход ар-ры 18,87 кг/ (серия 1.252.1-4 вып.1)xe "Лестничная площадка::ЛПФ 28.11-5 /бетон В15 (М200), объем 0,438 м3, расход ар-ры 18,87 кг/ (серия 1.252.1-4 вып.1), 403-2045"
	шт.
	1 038,12 
	1 101,23 

	403-2046
	      ЛПФ 28.11-5-1 /бетон В15 (М200), объем 0,46 м3, расход ар-ры 17,23 кг/ (серия 1.252.1-4 вып.1)xe "Лестничная площадка::ЛПФ 28.11-5-1 /бетон В15 (М200), объем 0,46 м3, расход ар-ры 17,23 кг/ (серия 1.252.1-4 вып.1), 403-2046"
	шт.
	1 206,45 
	1 279,80 

	403-2047
	      ЛПФ 28.11в-5 /бетон В15 (М200), объем 0,502 м3, расход ар-ры 20,27 кг/ (серия 1.252.1-4 вып.1)xe "Лестничная площадка::ЛПФ 28.11в-5 /бетон В15 (М200), объем 0,502 м3, расход ар-ры 20,27 кг/ (серия 1.252.1-4 вып.1), 403-2047"
	шт.
	1 238,04 
	1 313,31 

	403-2048
	      ЛПФ 28.13-5 /бетон В15 (М200), объем 0,478 м3, расход ар-ры 20,38 кг/ (серия 1.252.1-4 вып.1)xe "Лестничная площадка::ЛПФ 28.13-5 /бетон В15 (М200), объем 0,478 м3, расход ар-ры 20,38 кг/ (серия 1.252.1-4 вып.1), 403-2048"
	шт.
	1 210,22 
	1 283,80 

	403-2062
	      ЛПР 25.18 /бетон В15 (М200) , объем 0,57 м3, расход ар-ры 38,64 кг/ (серия 1.152-4 вып.2)xe "Лестничная площадка::ЛПР 25.18 /бетон В15 (М200) , объем 0,57 м3, расход ар-ры 38,64 кг/ (серия 1.152-4 вып.2), 403-2062"
	шт.
	1 284,96 
	1 340,28 

	403-0319
	      ИЛП43-12 /бетон В15 (М200), объем 0,65 м3, расход ар-ры 74,28 кг/ (серия 86)xe "Лестничная площадка::ИЛП43-12 /бетон В15 (М200), объем 0,65 м3, расход ар-ры 74,28 кг/ (серия 86), 403-0319"
	шт.
	1 446,54 
	1 533,33 

	403-0320
	      ИЛП43-12-1 /бетон В15 (М200), объем 0,642 м3, расход ар-ры 74,54 кг/ (серия 86)xe "Лестничная площадка::ИЛП43-12-1 /бетон В15 (М200), объем 0,642 м3, расход ар-ры 74,54 кг/ (серия 86), 403-0320"
	шт.
	1 435,35 
	1 497,05 

	403-0323
	      ИЛП43-12-2 /бетон В15 (М200), объем 0,614 м3, расход ар-ры 72,54 кг/ (серия 86)xe "Лестничная площадка::ИЛП43-12-2 /бетон В15 (М200), объем 0,614 м3, расход ар-ры 72,54 кг/ (серия 86), 403-0323"
	шт.
	1 380,93 
	1 464,89 

	403-0324
	      ИЛП43-12-3 /бетон В15 (М200), объем 0,642 м3, расход ар-ры 74,54 кг/ (серия 86)xe "Лестничная площадка::ИЛП43-12-3 /бетон В15 (М200), объем 0,642 м3, расход ар-ры 74,54 кг/ (серия 86), 403-0324"
	шт.
	1 425,95 
	1 511,51 

	403-0325
	Марши лестничные железобетонныеxe "Марши лестничные железобетонные, 403-0325"
	м3
	2 434,77 
	2 582,80 

	
	Марши лестничные железобетонные:

	403-0326
	      под облицовку накладными проступямиxe "Марши лестничные железобетонные::под облицовку накладными проступями, 403-0326"
	м3
	1 793,06 
	1 902,08 

	403-0327
	      с полуплощадками с бетонными ступенямиxe "Марши лестничные железобетонные::с полуплощадками с бетонными ступенями, 403-0327"
	м3
	2 037,16 
	2 161,02 

	403-0328
	      с чистой бетонной поверхностьюxe "Марши лестничные железобетонные::с чистой бетонной поверхностью, 403-0328"
	м3
	1 429,84 
	1 516,77 

	Группа: Настилы

	403-2300
	Настилы железобетонныеxe "Настилы железобетонные, 403-2300"
	м3
	2 527,12 
	2 783,88 

	403-2301
	Настилы железобетонные коробчатыеxe "Настилы железобетонные коробчатые, 403-2301"
	м3
	2 427,77 
	2 674,43 

	403-2311
	Настилы железобетонные плоскиеxe "Настилы железобетонные плоские, 403-2311"
	м3
	2 358,67 
	2 598,31 

	403-2321
	Настилы железобетонные ребристые и часторебристыеxe "Настилы железобетонные ребристые и часторебристые, 403-2321"
	м3
	2 074,00 
	2 284,72 

	Группа: Изделия шахты лифта

	403-3000
	Блоки железобетонные объемные шахт лифтовxe "Блоки железобетонные объемные шахт лифтов, 403-3000"
	м3
	2 223,69 
	2 446,05 

	
	Блок под лифт грузоподъемностью 500 кг,:

	403-0329
	      верхний блок из бетона В 12,5 (М150) с расходом арматуры 42 кг/м3 ШЛВ 9-50 /объем бетона 0,84 м3/xe "Блок под лифт грузоподъемностью 500 кг,::верхний блок из бетона В 12,5 (М150) с расходом арматуры 42 кг/м3 ШЛВ 9-50 /объем бетона 0,84 м3/, 403-0329"
	шт.
	2 251,58 
	2 476,74 

	403-0330
	      средний блок из бетона В12,5 (М150) с расходом арматуры 40 кг/м3 ШЛС 28-50 /объем бетона 2,28 м3/xe "Блок под лифт грузоподъемностью 500 кг,::средний блок из бетона В12,5 (М150) с расходом арматуры 40 кг/м3 ШЛС 28-50 /объем бетона 2,28 м3/, 403-0330"
	шт.
	4 380,44 
	4 818,49 

	403-0331
	      нижний блок из бетона В12,5 (М150) с расходом арматуры 42 кг/м3 ШЛН 14-50 /объем бетона 1,28 м3/xe "Блок под лифт грузоподъемностью 500 кг,::нижний блок из бетона В12,5 (М150) с расходом арматуры 42 кг/м3 ШЛН 14-50 /объем бетона 1,28 м3/, 403-0331"
	шт.
	2 469,14 
	2 589,62 

	
	Объемный блок шахт лифтов при толщине стенок шахт 10 см, по серии 1.189.1-9 вып. 1/89, грузоподъемностью лифта 320 кг,:

	403-0332
	      нижний блок, из бетона В12,5 (М150) с расходом арматуры 42 кг/м3 ШЛН 14-40(32) /объем бетона 1,02 м3/xe "Объемный блок шахт лифтов при толщине стенок шахт 10 см, по серии 1.189.1-9 вып. 1/89, грузоподъемностью лифта 320 кг,::нижний блок, из бетона В12,5 (М150) с расходом арматуры 42 кг/м3 ШЛН 14-40(32) /объем бетона 1,02 м3/, 403-0332"
	шт.
	1 824,30 
	2 006,73 

	403-0333
	      средний блок, из бетона В12,5 (М150) с расходом арматуры 40 кг/м3 ШЛС 28-40(32) /объем бетона 1,82 м3/xe "Объемный блок шахт лифтов при толщине стенок шахт 10 см, по серии 1.189.1-9 вып. 1/89, грузоподъемностью лифта 320 кг,::средний блок, из бетона В12,5 (М150) с расходом арматуры 40 кг/м3 ШЛС 28-40(32) /объем бетона 1,82 м3/, 403-0333"
	шт.
	3 246,43 
	3 571,07 

	403-0334
	      верхний блок, из бетона В12,5 (М150) с расходом арматуры 42 кг/м3 ШЛВ 9-40(32) /объем бетона 0,67 м3/xe "Объемный блок шахт лифтов при толщине стенок шахт 10 см, по серии 1.189.1-9 вып. 1/89, грузоподъемностью лифта 320 кг,::верхний блок, из бетона В12,5 (М150) с расходом арматуры 42 кг/м3 ШЛВ 9-40(32) /объем бетона 0,67 м3/, 403-0334"
	шт.
	1 375,73 
	1 513,30 

	403-0335
	      плита перекрытия из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 31 кг/м3 ПЛ18.19-40(32) /объем бетона 0,68 м3/xe "Объемный блок шахт лифтов при толщине стенок шахт 10 см, по серии 1.189.1-9 вып. 1/89, грузоподъемностью лифта 320 кг,::плита перекрытия из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 31 кг/м3 ПЛ18.19-40(32) /объем бетона 0,68 м3/, 403-0335"
	шт.
	1 548,34 
	1 703,18 

	403-3010
	Плиты перекрытия шахт железобетонныеxe "Плиты перекрытия шахт железобетонные, 403-3010"
	м3
	2 228,60 
	2 451,46 

	403-0336
	Плита перекрытия из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 31 кг/м3 ПЛ19.29-50 /объем бетона 1,12 м3/xe "Плита перекрытия из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 31 кг/м3 ПЛ19.29-50 /объем бетона 1,12 м3/, 403-0336"
	шт.
	2 170,29 
	2 387,32 

	Группа: Изделия санитарно-технической кабины

	403-0341
	Кабины санитарно-технические железобетонныеxe "Кабины санитарно-технические железобетонные, 403-0341"
	м3
	2 219,32 
	2 308,31 

	
	Сантехкабины :

	403-0342
	      раздельные площадью пола 4,0 м2 без комплектации сантехническим и электротехническим оборудованием, без облицовки поверхности пола и установки дверных блоковxe "Сантехкабины::раздельные площадью пола 4,0 м2 без комплектации сантехническим и электротехническим оборудованием, без облицовки поверхности пола и установки дверных блоков, 403-0342"
	м2 пл.пола
	623,08 
	648,06 

	403-0343
	      раздельные 1 СК 24л(пр)-Т, без сантехнического и электротехнического оборудования, облицовки поверхности пола и дверных блоков /бетон кабины В 12,5 (М150), днища В15 (М200), объем 1,36 м3, расход ар-ры 53,3 кг/ (серия 1.188-5 вып 10,11)xe "Сантехкабины::раздельные 1 СК 24л(пр)-Т, без сантехнического и электротехнического оборудования, облицовки поверхности пола и дверных блоков /бетон кабины В 12,5 (М150), днища В15 (М200), объем 1,36 м3, расход ар-ры 53,3 кг/ (серия 1.188-5 вып 10,11), 403-0343"
	шт.
	2 442,46 
	2 540,40 

	403-0344
	      раздельные 2 СК 24л(пр)-Т, без сантехнического и электротехнического оборудования, облицовки поверхности пола и дверных блоков /бетон кабины В 12,5 (М150), днища В15 (М200), объем 1,32 м3, расход ар-ры 63,0 кг/ (серия 1.188-5 вып 10,11)xe "Сантехкабины::раздельные 2 СК 24л(пр)-Т, без сантехнического и электротехнического оборудования, облицовки поверхности пола и дверных блоков /бетон кабины В 12,5 (М150), днища В15 (М200), объем 1,32 м3, расход ар-ры 63,0 кг/ (серия 1.188-5 вып 10,11), 403-0344"
	шт.
	2 431,51 
	2 529,01 

	403-0345
	      совмещенные 3 СК 24л(пр)-Т, без сантехнического и электротехнического оборудования, облицовки поверхности пола и дверных блоков /бетон кабины В 12,5 (М150), днища В15 (М200), объем 1,09 м3, расход ар-ры 47,2 кг/ (серия 1.188-5 вып 10,11)xe "Сантехкабины::совмещенные 3 СК 24л(пр)-Т, без сантехнического и электротехнического оборудования, облицовки поверхности пола и дверных блоков /бетон кабины В 12,5 (М150), днища В15 (М200), объем 1,09 м3, расход ар-ры 47,2 кг/ (серия 1.188-5 вып 10,11), 403-0345"
	шт.
	2 014,98 
	2 095,77 

	403-0346
	      совмещенные площадью пола 3,5 м2 без комплектации сантехническим и электротехническим оборудованием, без облицовки поверхности пола и установки дверных блоковxe "Сантехкабины::совмещенные площадью пола 3,5 м2 без комплектации сантехническим и электротехническим оборудованием, без облицовки поверхности пола и установки дверных блоков, 403-0346"
	м2 пл.пола
	582,36 
	605,71 

	403-0347
	Кабины железобетонные для туалета (серия 1.188-5 вып. 10,11)xe "Кабины железобетонные для туалета (серия 1.188-5 вып. 10,11), 403-0347"
	м2 пл.пола
	578,60 
	601,80 

	403-2010
	Кабины железобетонные для туалетаxe "Кабины железобетонные для туалета, 403-2010"
	м3
	2 328,91 
	2 422,30 

	403-2020
	Поддоны санитарно-технические железобетонныеxe "Поддоны санитарно-технические железобетонные, 403-2020"
	м3
	2 137,81 
	2 223,54 

	403-2022
	Поддоны санитарно-технические железобетонные, марка изделия ПД 12-13xe "Поддоны санитарно-технические железобетонные, марка изделия ПД 12-13, 403-2022"
	м3
	4 565,20 
	4 748,23 

	403-0348
	Поддоны санитарно-технические из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 30 кг/м3 (серия 1.188-5 вып. 10,11)xe "Поддоны санитарно-технические из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 30 кг/м3 (серия 1.188-5 вып. 10,11), 403-0348"
	м2 пл.пола
	97,65 
	101,56 

	Группа: Изделия объемных элементов

	403-4010
	Панели покрытия железобетонные для полносборных производственных сельскохозяйственных зданийxe "Панели покрытия железобетонные для полносборных производственных сельскохозяйственных зданий, 403-4010"
	м3
	1 454,04 
	1 572,11 

	403-0349
	Секция железобетонная быстромонтируемых зданийxe "Секция железобетонная быстромонтируемых зданий, 403-0349"
	м3
	3 170,73 
	3 428,19 

	403-4000
	Стеновые элементы железобетонные для полносборных производственных сельскохозяйственных зданийxe "Стеновые элементы железобетонные для полносборных производственных сельскохозяйственных зданий, 403-4000"
	м3
	1 551,93 
	1 677,95 

	Группа: Опоры

	403-1200
	Опоры железобетонныеxe "Опоры железобетонные, 403-1200"
	м3
	2 914,76 
	3 151,44 

	403-6400
	Опоры железобетонные дорожных знаковxe "Опоры железобетонные дорожных знаков, 403-6400"
	м3
	914,75 
	989,03 

	403-0350
	Опоры дорожных знаков из бетона В30 с расходом арматуры 20 кг/м3xe "Опоры дорожных знаков из бетона В30 с расходом арматуры 20 кг/м3, 403-0350"
	м3
	1 383,16 
	1 495,47 

	403-9208
	Лежни железобетонные для опор контактной сетиxe "Лежни железобетонные для опор контактной сети, 403-9208"
	шт.
	- 
	- 

	
	Лежневые опоры из сборных железобетонных элементов из бетона марки 200, массой до 5 т, объемом:

	403-3051
	      до 0,2 м3xe "Лежневые опоры из сборных железобетонных элементов из бетона марки 200, массой до 5 т, объемом::до 0,2 м3, 403-3051"
	м3
	1 651,82 
	1 785,95 

	403-3052
	      более 0,2 до 1 м3xe "Лежневые опоры из сборных железобетонных элементов из бетона марки 200, массой до 5 т, объемом::более 0,2 до 1 м3, 403-3052"
	м3
	1 383,16 
	1 495,47 

	Группа: Панели

	403-9012
	Панелиxe "Панели, 403-9012"
	шт.
	- 
	- 

	403-1100
	Панели железобетонныеxe "Панели железобетонные, 403-1100"
	м3
	2 358,67 
	2 550,19 

	403-2201
	Панели и плиты типа ТТ железобетонныеxe "Панели и плиты типа ТТ железобетонные, 403-2201"
	м3
	1 815,76 
	1 963,20 

	403-0355
	Панели кровельные железобетонныеxe "Панели кровельные железобетонные, 403-0355"
	м3
	2 616,02 
	2 828,44 

	403-1401
	Панели кровельные железобетонные для безрулонных крыш ребристые и часторебристые (с ребрами вверх и вниз) из бетона плотностью 1600 кг/м3 и болееxe "Панели кровельные железобетонные для безрулонных крыш ребристые и часторебристые (с ребрами вверх и вниз) из бетона плотностью 1600 кг/м3 и более, 403-1401"
	м3
	2 095,27 
	2 208,62 

	403-0356
	Кровельная панель двуслойная из тяжелого бетона В 22,5 (М300) F300 W6 плотностью 2500 кг/м3 и шунгизитобетона В7,5(М100) плотностью 1100 кг/м3, с расход ар-ры до 60 кг/м3 бетона, приведенная толщина слоя: верхнего до 6,4 см, нижнего до 18,9 смxe "Кровельная панель двуслойная из тяжелого бетона В 22,5 (М300) F300 W6 плотностью 2500 кг/м3 и шунгизитобетона В7,5(М100) плотностью 1100 кг/м3, с расход ар-ры до 60 кг/м3 бетона, приведенная толщина слоя\: верхнего до 6,4 см, нижнего до 18,9 см, 403-0356"
	м2
	372,31 
	392,46 

	403-0357
	Панели лотковые безрулонных крыш из бетона плотностью 2500 кг/м3 В22,5 (М300) F300 W6 и шунгизитобетона В7,5 (М100) плотностью 1100 кг/м3, приведенной толщиной слоя: верхнего 17 см, нижнего до 20 см, с расход ар-ры до 14 кг/м3 бетонаxe "Панели лотковые безрулонных крыш из бетона плотностью 2500 кг/м3 В22,5 (М300) F300 W6 и шунгизитобетона В7,5 (М100) плотностью 1100 кг/м3, приведенной толщиной слоя\: верхнего 17 см, нижнего до 20 см, с расход ар-ры до 14 кг/м3 бетона, 403-0357"
	м2
	530,87 
	559,59 

	403-0358
	Панели перегородок железобетонные, воспринимающие нагрузку от подъемного крана или талиxe "Панели перегородок железобетонные, воспринимающие нагрузку от подъемного крана или тали, 403-0358"
	м3
	1 499,39 
	1 580,50 

	403-2500
	Панели перекрытий железобетонные трехслойныеxe "Панели перекрытий железобетонные трехслойные, 403-2500"
	м3
	3 485,44 
	3 674,00 

	403-2501
	Панели перекрытий железобетонные трехслойные с внешними слоями из бетона плотностью 1900 кг/м3 и болееxe "Панели перекрытий железобетонные трехслойные с внешними слоями из бетона плотностью 1900 кг/м3 и более, 403-2501"
	м3
	3 369,65 
	3 551,95 

	403-2531
	Панели перекрытий железобетонные трехслойные комплексные перекрытий (пола) с внешними слоями из бетона плотностью 1400-1850 кг/м3xe "Панели перекрытий железобетонные трехслойные комплексные перекрытий (пола) с внешними слоями из бетона плотностью 1400-1850 кг/м3, 403-2531"
	м3
	2 715,03 
	2 861,91 

	403-1500
	Панели покрытий железобетонныеxe "Панели покрытий железобетонные, 403-1500"
	м3
	3 527,08 
	3 717,89 

	403-1501
	Панели покрытий железобетонные безрулонных крыш с верхним слоем из бетона плотностью 1900 кг/м3 и болееxe "Панели покрытий железобетонные безрулонных крыш с верхним слоем из бетона плотностью 1900 кг/м3 и более, 403-1501"
	м3
	3 304,63 
	3 483,42 

	Группа: Панели оград

	403-0359
	Панели ограждения железобетонныеxe "Панели ограждения железобетонные, 403-0359"
	м3
	1 993,90 
	2 094,79 

	
	Панели ограждения станков:

	403-0360
	      сплошные толщиной 8 см из бетона В22,5 (М30) с расходом арматуры и закладными деталями 20 кг/м3xe "Панели ограждения станков::сплошные толщиной 8 см из бетона В22,5 (М30) с расходом арматуры и закладными деталями 20 кг/м3, 403-0360"
	м3
	1 760,10 
	1 849,16 

	403-0369
	      сплошные толщиной 10 см из бетона В22,5 (М30) с расходом арматуры и закладными деталями 20 кг/м3xe "Панели ограждения станков::сплошные толщиной 10 см из бетона В22,5 (М30) с расходом арматуры и закладными деталями 20 кг/м3, 403-0369"
	м3
	1 743,34 
	1 831,55 

	403-0370
	      решетчатые из бетона В25 (М350) с расходом арматуры 27кг/м3 и стоимостью закладных деталейxe "Панели ограждения станков::решетчатые из бетона В25 (М350) с расходом арматуры 27кг/м3 и стоимостью закладных деталей, 403-0370"
	м3
	2 497,66 
	2 624,04 

	
	Панели оград:

	403-9052
	      железобетонныеxe "Панели оград::железобетонные, 403-9052"
	м3
	- 
	- 

	403-5000
	      железобетонныеxe "Панели оград::железобетонные, 403-5000"
	м3
	1 967,63 
	2 067,19 

	403-0375
	      железобетонные глухиеxe "Панели оград::железобетонные глухие, 403-0375"
	м3
	1 495,71 
	1 571,39 

	403-1708
	      ПО-2 /бетон В15 (М200), объем 0,72 м3, расход ар-ры 41,42 кг/xe "Панели оград::ПО-2 /бетон В15 (М200), объем 0,72 м3, расход ар-ры 41,42 кг/, 403-1708"
	шт.
	1 258,11 
	1 321,77 

	403-1709
	      ПО-3 /бетон В15 (М200), объем 0,45 м3, расход ар-ры 45,84 кг/xe "Панели оград::ПО-3 /бетон В15 (М200), объем 0,45 м3, расход ар-ры 45,84 кг/, 403-1709"
	шт.
	942,19 
	989,87 

	403-0376
	      глухие плоские из бетона В25 (М350) с расходом арматуры 67 кг/м3 длиной до 3 мxe "Панели оград::глухие плоские из бетона В25 (М350) с расходом арматуры 67 кг/м3 длиной до 3 м, 403-0376"
	м3
	1 831,88 
	1 924,58 

	403-0377
	      глухие плоские из бетона В25 (М350) с расходом арматуры 67 кг/м3 длиной более 3мxe "Панели оград::глухие плоские из бетона В25 (М350) с расходом арматуры 67 кг/м3 длиной более 3м, 403-0377"
	м3
	1 831,88 
	1 924,58 

	403-0378
	      глухие 1 ПБ 30.20 /бетон В25 (М350), объем 0,38 м3, расход ар-ры 25,6 кг / (серия 3.017-3)xe "Панели оград::глухие 1 ПБ 30.20 /бетон В25 (М350), объем 0,38 м3, расход ар-ры 25,6 кг / (серия 3.017-3), 403-0378"
	шт.
	696,23 
	728,40 

	403-0379
	      глухие 1 ПБ 40.20 / бетон В25 (М350), объем 0,50 м3, расход ар-ры 37 кг / (серия 3.017-3)xe "Панели оград::глухие 1 ПБ 40.20 / бетон В25 (М350), объем 0,50 м3, расход ар-ры 37 кг / (серия 3.017-3), 403-0379"
	шт.
	938,60 
	981,95 

	403-1706
	      глухие П6в /бетон В22,5 (М300), объем 0,64 м3, расход ар-ры 40,6 кг/ (серия 3.017-1 вып.1)xe "Панели оград::глухие П6в /бетон В22,5 (М300), объем 0,64 м3, расход ар-ры 40,6 кг/ (серия 3.017-1 вып.1), 403-1706"
	шт.
	1 199,74 
	1 260,44 

	403-0380
	      глухие рельефные 3 ПБ 30.20 /бетон В25 (М350), объем 0,48 м3, расход ар-ры 31,6 кг / (серия 3.017-3)xe "Панели оград::глухие рельефные 3 ПБ 30.20 /бетон В25 (М350), объем 0,48 м3, расход ар-ры 31,6 кг / (серия 3.017-3), 403-0380"
	шт.
	966,38 
	1 011,02 

	403-0381
	      глухие рельефные 3 ПБ 40.20 /бетон В25 (М350), объем 0,64 м3, расход ар-ры 42,3 кг / (серия 3.017-3)xe "Панели оград::глухие рельефные 3 ПБ 40.20 /бетон В25 (М350), объем 0,64 м3, расход ар-ры 42,3 кг / (серия 3.017-3), 403-0381"
	шт.
	1 288,49 
	1 348,02 

	403-0382
	      цокольные глухие из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 28 кг/м3xe "Панели оград::цокольные глухие из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 28 кг/м3, 403-0382"
	м3
	1 764,69 
	1 846,22 

	403-0383
	      цокольные ПЦ 28.6 /бетон В15 (М200), объем 0,18 м3, расход ар-ры 4,96 кг / (серия 3.017-3)xe "Панели оград::цокольные ПЦ 28.6 /бетон В15 (М200), объем 0,18 м3, расход ар-ры 4,96 кг / (серия 3.017-3), 403-0383"
	шт.
	317,65 
	332,32 

	403-0384
	      цокольные ПЦ 30.6 /бетон В15 (М200), объем 0,13 м3, расход ар-ры 3,66 кг / (серия 3.017-3)xe "Панели оград::цокольные ПЦ 30.6 /бетон В15 (М200), объем 0,13 м3, расход ар-ры 3,66 кг / (серия 3.017-3), 403-0384"
	шт.
	229,40 
	240,01 

	403-0385
	      железобетонные решетчатые, рельефные, комбинированныеxe "Панели оград::железобетонные решетчатые, рельефные, комбинированные, 403-0385"
	м3
	2 498,18 
	2 624,59 

	403-0386
	      рельефные (глухие) из бетона В25 (М350) с расходом арматуры 66 кг/м3xe "Панели оград::рельефные (глухие) из бетона В25 (М350) с расходом арматуры 66 кг/м3, 403-0386"
	м3
	2 012,92 
	2 114,78 

	403-0387
	      решетчатые из бетона В25 (М350) с расходом арматуры 74 кг/м3xe "Панели оград::решетчатые из бетона В25 (М350) с расходом арматуры 74 кг/м3, 403-0387"
	м3
	2 109,34 
	2 216,07 

	403-0388
	      решетчатые 2 ПБ 30.16 / бетон В25 (М350), объем 0,27 м3, расход ар-ры 21,7 кг / (серия 3.017-3)xe "Панели оград::решетчатые 2 ПБ 30.16 / бетон В25 (М350), объем 0,27 м3, расход ар-ры 21,7 кг / (серия 3.017-3), 403-0388"
	шт.
	580,29 
	609,65 

	403-0389
	      решетчатые 2 ПБ 30.20 / бетон В25 (М350), объем 0,31 м3, расход ар-ры 23 кг / (серия 3.017-3)xe "Панели оград::решетчатые 2 ПБ 30.20 / бетон В25 (М350), объем 0,31 м3, расход ар-ры 23 кг / (серия 3.017-3), 403-0389"
	шт.
	653,56 
	686,63 

	Группа: Панели стеновые

	403-1101
	Панели железобетонные двухслойные с наружным слоем из легкого бетона плотностью 800-1600 кг/м3xe "Панели железобетонные двухслойные с наружным слоем из легкого бетона плотностью 800-1600 кг/м3, 403-1101"
	м3
	1 497,03 
	1 572,78 

	
	Панели железобетонные двухслойные с наружным слоем из легкого бетона плотностью 800-1600 кг/м3:

	403-3053
	      ПС 30.6.2,5 /бетон В3,5 (М50), объем 0,43 м3, расход ар-ры 7,85 кг/ (ГОСТ 13578-68)xe "Панели железобетонные двухслойные с наружным слоем из легкого бетона плотностью 800-1600 кг/м3::ПС 30.6.2,5 /бетон В3,5 (М50), объем 0,43 м3, расход ар-ры 7,85 кг/ (ГОСТ 13578-68), 403-3053"
	шт.
	541,66 
	572,16 

	403-3054
	      ПС 60.12.2,5 /бетон В3,5 (М50), объем 1,77 м3, расход ар-ры 45,83 кг/ (ГОСТ 13578-68)xe "Панели железобетонные двухслойные с наружным слоем из легкого бетона плотностью 800-1600 кг/м3::ПС 60.12.2,5 /бетон В3,5 (М50), объем 1,77 м3, расход ар-ры 45,83 кг/ (ГОСТ 13578-68), 403-3054"
	шт.
	2 108,77 
	2 227,52 

	403-3055
	      ПС 60.15.2,5 /бетон В3,5 (М50), объем 2,22 м3, расход ар-ры 55,26 кг/ (ГОСТ 13578-68)xe "Панели железобетонные двухслойные с наружным слоем из легкого бетона плотностью 800-1600 кг/м3::ПС 60.15.2,5 /бетон В3,5 (М50), объем 2,22 м3, расход ар-ры 55,26 кг/ (ГОСТ 13578-68), 403-3055"
	шт.
	2 660,95 
	2 810,79 

	403-3056
	      ПС 60.18.2,5 /бетон В3,5 (М50), объем 2,66 м3, расход ар-ры 65,52 кг/ (ГОСТ 13578-68)xe "Панели железобетонные двухслойные с наружным слоем из легкого бетона плотностью 800-1600 кг/м3::ПС 60.18.2,5 /бетон В3,5 (М50), объем 2,66 м3, расход ар-ры 65,52 кг/ (ГОСТ 13578-68), 403-3056"
	шт.
	3 138,85 
	3 315,60 

	403-3057
	      ПС 60.18.3,0 /бетон В3,5 (М50), объем 3,2 м3, расход ар-ры 47,86 кг/ (ГОСТ 13578-68)xe "Панели железобетонные двухслойные с наружным слоем из легкого бетона плотностью 800-1600 кг/м3::ПС 60.18.3,0 /бетон В3,5 (М50), объем 3,2 м3, расход ар-ры 47,86 кг/ (ГОСТ 13578-68), 403-3057"
	шт.
	5 118,41 
	5 406,64 

	403-3058
	      2ПС 12.18.3,0-Л /бетон В3,5 (М50), объем 0,63 м3, расход ар-ры 5,66 кг/ (ГОСТ 13578-68)xe "Панели железобетонные двухслойные с наружным слоем из легкого бетона плотностью 800-1600 кг/м3::2ПС 12.18.3,0-Л /бетон В3,5 (М50), объем 0,63 м3, расход ар-ры 5,66 кг/ (ГОСТ 13578-68), 403-3058"
	шт.
	741,96 
	783,74 

	403-3059
	      ПС 30.12.3,0 /бетон В3,5 (М50), объем 1,06 м3, расход ар-ры 12,4 кг/ (ГОСТ 13578-68)xe "Панели железобетонные двухслойные с наружным слоем из легкого бетона плотностью 800-1600 кг/м3::ПС 30.12.3,0 /бетон В3,5 (М50), объем 1,06 м3, расход ар-ры 12,4 кг/ (ГОСТ 13578-68), 403-3059"
	шт.
	1 241,86 
	1 311,79 

	403-3060
	      ПС 60.12.3,0 /бетон В3,5 (М50), объем 2,13 м3, расход ар-ры 34,77 кг/ (ГОСТ 13578-68)xe "Панели железобетонные двухслойные с наружным слоем из легкого бетона плотностью 800-1600 кг/м3::ПС 60.12.3,0 /бетон В3,5 (М50), объем 2,13 м3, расход ар-ры 34,77 кг/ (ГОСТ 13578-68), 403-3060"
	шт.
	2 494,12 
	2 634,57 

	403-3061
	      ПС 60.15.3,0 /бетон В3,5 (М50), объем 2,66 м3, расход ар-ры 41,84 кг/ (ГОСТ 13578-68)xe "Панели железобетонные двухслойные с наружным слоем из легкого бетона плотностью 800-1600 кг/м3::ПС 60.15.3,0 /бетон В3,5 (М50), объем 2,66 м3, расход ар-ры 41,84 кг/ (ГОСТ 13578-68), 403-3061"
	шт.
	3 051,30 
	3 223,13 

	403-3062
	      ПС 63.18.3,0 /бетон В3,5 (М50), объем 3,35 м3, расход ар-ры 82,28 кг/ (ГОСТ 13578-68)xe "Панели железобетонные двухслойные с наружным слоем из легкого бетона плотностью 800-1600 кг/м3::ПС 63.18.3,0 /бетон В3,5 (М50), объем 3,35 м3, расход ар-ры 82,28 кг/ (ГОСТ 13578-68), 403-3062"
	шт.
	3 894,58 
	4 113,89 

	403-3063
	      ПС 60.18.3,5 /бетон В3,5 (М50), объем 3,73 м3, расход ар-ры 50,76 кг/ (ГОСТ 13578-68)xe "Панели железобетонные двухслойные с наружным слоем из легкого бетона плотностью 800-1600 кг/м3::ПС 60.18.3,5 /бетон В3,5 (М50), объем 3,73 м3, расход ар-ры 50,76 кг/ (ГОСТ 13578-68), 403-3063"
	шт.
	5 763,65 
	6 088,22 

	403-3064
	      ПС 30.12.4,0 /бетон В3,5 (М50), объем 1,41 м3, расход ар-ры 18,84 кг/ (ГОСТ 13578-68)xe "Панели железобетонные двухслойные с наружным слоем из легкого бетона плотностью 800-1600 кг/м3::ПС 30.12.4,0 /бетон В3,5 (М50), объем 1,41 м3, расход ар-ры 18,84 кг/ (ГОСТ 13578-68), 403-3064"
	шт.
	1 530,11 
	1 616,27 

	403-3067
	      ПС 60.2.4,0 /бетон В3,5 (М50), объем 2,84 м3, расход ар-ры 37,22 кг/ (ГОСТ 13578-68)xe "Панели железобетонные двухслойные с наружным слоем из легкого бетона плотностью 800-1600 кг/м3::ПС 60.2.4,0 /бетон В3,5 (М50), объем 2,84 м3, расход ар-ры 37,22 кг/ (ГОСТ 13578-68), 403-3067"
	шт.
	3 100,00 
	3 274,57 

	403-3065
	      ПС 60.15.4,0 /бетон В3,5 (М50), объем 3,55 м3, расход ар-ры 44,84 кг/ (ГОСТ 13578-68)xe "Панели железобетонные двухслойные с наружным слоем из легкого бетона плотностью 800-1600 кг/м3::ПС 60.15.4,0 /бетон В3,5 (М50), объем 3,55 м3, расход ар-ры 44,84 кг/ (ГОСТ 13578-68), 403-3065"
	шт.
	4 084,59 
	4 314,60 

	403-3066
	      ПС 60.18.4,0 /бетон В3,5 (М50), объем 4,27 м3, расход ар-ры 54,42 кг/ (ГОСТ 13578-68)xe "Панели железобетонные двухслойные с наружным слоем из легкого бетона плотностью 800-1600 кг/м3::ПС 60.18.4,0 /бетон В3,5 (М50), объем 4,27 м3, расход ар-ры 54,42 кг/ (ГОСТ 13578-68), 403-3066"
	шт.
	6 595,43 
	6 966,83 

	
	Панели стеновые железобетонные однослойные из легкого бетона:

	403-3136
	      ПС 30.12.2,0-Л /бетон В3,5 (М50), объем 0,56 м3, расход ар-ры 18,12 кг/ (серия 1.030.1-1/88 вып.0-0.96, 2-1)xe "Панели стеновые железобетонные однослойные из легкого бетона::ПС 30.12.2,0-Л /бетон В3,5 (М50), объем 0,56 м3, расход ар-ры 18,12 кг/ (серия 1.030.1-1/88 вып.0-0.96, 2-1), 403-3136"
	шт.
	1 490,76 
	1 574,71 

	403-3137
	      ПС 60.12.2,0-2Л /бетон В3,5 (М50), объем 1,13 м3, расход ар-ры 18,29 кг/ (серия 1.030.1-1/88 вып.0-0.96, 2-1)xe "Панели стеновые железобетонные однослойные из легкого бетона::ПС 60.12.2,0-2Л /бетон В3,5 (М50), объем 1,13 м3, расход ар-ры 18,29 кг/ (серия 1.030.1-1/88 вып.0-0.96, 2-1), 403-3137"
	шт.
	2 747,61 
	2 902,33 

	403-3138
	      ПС 60.15.2,0-2Л /бетон В3,5 (М50), объем 1,42 м3, расход ар-ры 18,5 кг/ (серия 1.030.1-1/88 вып.0-0.96, 2-1)xe "Панели стеновые железобетонные однослойные из легкого бетона::ПС 60.15.2,0-2Л /бетон В3,5 (М50), объем 1,42 м3, расход ар-ры 18,5 кг/ (серия 1.030.1-1/88 вып.0-0.96, 2-1), 403-3138"
	шт.
	3 387,01 
	3 577,74 

	403-3139
	      ПС 60.18.2,0-4Л /бетон В3,5 (М50), объем 1,7 м3, расход ар-ры 43,87 кг/ (серия 1.030.1-1/88 вып.0-0.96, 2-1)xe "Панели стеновые железобетонные однослойные из легкого бетона::ПС 60.18.2,0-4Л /бетон В3,5 (М50), объем 1,7 м3, расход ар-ры 43,87 кг/ (серия 1.030.1-1/88 вып.0-0.96, 2-1), 403-3139"
	шт.
	4 265,23 
	4 505,41 

	403-3140
	      ПС 60.12.2,5-5.Л-1 /бетон В3,5 (М50), объем 1,48 м3, расход ар-ры 38,58 кг/ (серия 1.030.1-1/88 вып.0-0-96, 2-2)xe "Панели стеновые железобетонные однослойные из легкого бетона::ПС 60.12.2,5-5.Л-1 /бетон В3,5 (М50), объем 1,48 м3, расход ар-ры 38,58 кг/ (серия 1.030.1-1/88 вып.0-0-96, 2-2), 403-3140"
	шт.
	3 203,25 
	3 383,64 

	403-3141
	      ПС 60.18.2,5-5Л /бетон В3,5 (М50), объем 2,23 м3, расход ар-ры 47,5 кг/ (серия 1.030.1-1/88 вып.1-2, 2-2)xe "Панели стеновые железобетонные однослойные из легкого бетона::ПС 60.18.2,5-5Л /бетон В3,5 (М50), объем 2,23 м3, расход ар-ры 47,5 кг/ (серия 1.030.1-1/88 вып.1-2, 2-2), 403-3141"
	шт.
	4 852,59 
	5 125,85 

	403-3142
	      ПС 63.12.2,5-5.Л-2 /бетон В3,5 (М50), объем 1,56 м3, расход ар-ры 40,66 кг/ (серия 1.030.1-1/88 вып.0-0.96, 2-2)xe "Панели стеновые железобетонные однослойные из легкого бетона::ПС 63.12.2,5-5.Л-2 /бетон В3,5 (М50), объем 1,56 м3, расход ар-ры 40,66 кг/ (серия 1.030.1-1/88 вып.0-0.96, 2-2), 403-3142"
	шт.
	3 534,05 
	3 733,06 

	403-3143
	      ПС 63.18.2,5-5Л /бетон В3,5 (М50), объем 2,35 м3, расход ар-ры 50,16 кг/ (серия 1.030.1-1/88 вып.0-0.96, 2-2)xe "Панели стеновые железобетонные однослойные из легкого бетона::ПС 63.18.2,5-5Л /бетон В3,5 (М50), объем 2,35 м3, расход ар-ры 50,16 кг/ (серия 1.030.1-1/88 вып.0-0.96, 2-2), 403-3143"
	шт.
	5 242,12 
	5 537,31 

	403-3144
	      ПС 30.12.3,0-Л /бетон В3,5 (М50), объем 0,936 м3, расход ар-ры 16,98 кг/ (серия 1.030.1-1/88 вып.1-3)xe "Панели стеновые железобетонные однослойные из легкого бетона::ПС 30.12.3,0-Л /бетон В3,5 (М50), объем 0,936 м3, расход ар-ры 16,98 кг/ (серия 1.030.1-1/88 вып.1-3), 403-3144"
	шт.
	1 744,06 
	1 842,27 

	403-3145
	      ПС 30.15.3,0-Л /бетон В3,5 (М50), объем 1,17 м3, расход ар-ры 19,23 кг/ (серия 1.030.1-1/88 вып.1-3)xe "Панели стеновые железобетонные однослойные из легкого бетона::ПС 30.15.3,0-Л /бетон В3,5 (М50), объем 1,17 м3, расход ар-ры 19,23 кг/ (серия 1.030.1-1/88 вып.1-3), 403-3145"
	шт.
	2 256,11 
	2 383,16 

	403-3146
	      ПС 30.18.3,0-Л /бетон В3,5 (М50), объем 1,41 м3, расход ар-ры 23,16 кг/ (серия 1.030.1-1/88 вып.1-3)xe "Панели стеновые железобетонные однослойные из легкого бетона::ПС 30.18.3,0-Л /бетон В3,5 (М50), объем 1,41 м3, расход ар-ры 23,16 кг/ (серия 1.030.1-1/88 вып.1-3), 403-3146"
	шт.
	2 650,62 
	2 799,88 

	403-3147
	      ПС 60.9.3,0-5Л /бетон В3,5 (М50), объем 1,4 м3, расход ар-ры 21,99 кг/ (серия 1.030.1-1/88 вып.1-3, 2-3)xe "Панели стеновые железобетонные однослойные из легкого бетона::ПС 60.9.3,0-5Л /бетон В3,5 (М50), объем 1,4 м3, расход ар-ры 21,99 кг/ (серия 1.030.1-1/88 вып.1-3, 2-3), 403-3147"
	шт.
	2 679,05 
	2 829,91 

	403-3148
	      ПС 60.12.30-5Л /бетон В3,5 (М50), объем 1,88 м3, расход ар-ры 27,79 кг/ (серия 1.030.1-1/88 вып.1-3, 2-3)xe "Панели стеновые железобетонные однослойные из легкого бетона::ПС 60.12.30-5Л /бетон В3,5 (М50), объем 1,88 м3, расход ар-ры 27,79 кг/ (серия 1.030.1-1/88 вып.1-3, 2-3), 403-3148"
	шт.
	3 868,35 
	4 086,18 

	403-3149
	      ПС 60.15.3,0-4Л /бетон В3,5 (М50), объем 2,35 м3, расход ар-ры 28 кг/ (серия 1.030.1-1/88 вып.1-3, 2-3)xe "Панели стеновые железобетонные однослойные из легкого бетона::ПС 60.15.3,0-4Л /бетон В3,5 (М50), объем 2,35 м3, расход ар-ры 28 кг/ (серия 1.030.1-1/88 вып.1-3, 2-3), 403-3149"
	шт.
	4 349,38 
	4 594,30 

	403-3150
	      ПС 60.18.3,0-3Л /бетон В3,5 (М50), объем 2,83 м3, расход ар-ры 23,28 кг/ (серия 1.030.1-1/88 вып.1-3, 2-3)xe "Панели стеновые железобетонные однослойные из легкого бетона::ПС 60.18.3,0-3Л /бетон В3,5 (М50), объем 2,83 м3, расход ар-ры 23,28 кг/ (серия 1.030.1-1/88 вып.1-3, 2-3), 403-3150"
	шт.
	5 119,15 
	5 407,42 

	403-3159
	      ПС 60.6.4,0-Л /бетон В3,5 (М50), объем 1 м3, расход ар-ры 24,68 кг/ (серия 1.030.1-1/88 вып.0-096, 1-5)xe "Панели стеновые железобетонные однослойные из легкого бетона::ПС 60.6.4,0-Л /бетон В3,5 (М50), объем 1 м3, расход ар-ры 24,68 кг/ (серия 1.030.1-1/88 вып.0-096, 1-5), 403-3159"
	шт.
	2 122,71 
	2 242,25 

	403-3156
	      ПС 60.12.4,0-Л /бетон В3,5 (М50), объем 2,54 м3, расход ар-ры 40,96 кг/ (серия 1.030.1-1/88 вып.0-0.96, 1-5)xe "Панели стеновые железобетонные однослойные из легкого бетона::ПС 60.12.4,0-Л /бетон В3,5 (М50), объем 2,54 м3, расход ар-ры 40,96 кг/ (серия 1.030.1-1/88 вып.0-0.96, 1-5), 403-3156"
	шт.
	4 140,75 
	4 373,92 

	403-3157
	      ПС 60.15.4,0-Л /бетон В3,5 (М50), объем 3,18 м3, расход ар-ры 48,62 кг/ (серия 1.030.1-1/88 вып.0-096, 1-5)xe "Панели стеновые железобетонные однослойные из легкого бетона::ПС 60.15.4,0-Л /бетон В3,5 (М50), объем 3,18 м3, расход ар-ры 48,62 кг/ (серия 1.030.1-1/88 вып.0-096, 1-5), 403-3157"
	шт.
	5 221,52 
	5 515,56 

	403-3158
	      ПС 60.18.4,0-Л /бетон В3,5 (М50), объем 3,83 м3, расход ар-ры 57,05 кг/ (серия 1.030.1-1/88 вып.0-096, 1-5)xe "Панели стеновые железобетонные однослойные из легкого бетона::ПС 60.18.4,0-Л /бетон В3,5 (М50), объем 3,83 м3, расход ар-ры 57,05 кг/ (серия 1.030.1-1/88 вып.0-096, 1-5), 403-3158"
	шт.
	5 286,26 
	5 583,94 

	403-3151
	      3ПС 61.60.4,0-Л /бетон В3,5 (М50), объем 0,17 м3, расход ар-ры 4,54 кг/ (серия 1.030.1-1/88 вып.1-5)xe "Панели стеновые железобетонные однослойные из легкого бетона::3ПС 61.60.4,0-Л /бетон В3,5 (М50), объем 0,17 м3, расход ар-ры 4,54 кг/ (серия 1.030.1-1/88 вып.1-5), 403-3151"
	шт.
	204,14 
	215,64 

	403-3152
	      3ПС 61.90.4,0-Л /бетон В3,5 (М50), объем 0,27 м3, расход ар-ры 5,24 кг/ (серия 1.030.1-1/88 вып.0-0.96, 1-5)xe "Панели стеновые железобетонные однослойные из легкого бетона::3ПС 61.90.4,0-Л /бетон В3,5 (М50), объем 0,27 м3, расход ар-ры 5,24 кг/ (серия 1.030.1-1/88 вып.0-0.96, 1-5), 403-3152"
	шт.
	303,31 
	320,39 

	403-3153
	      3ПС 61.120.4,0-Л /бетон В3,5 (М50), объем 0,36 м3, расход ар-ры 5,89 кг/ (серия 1.030.1-1/88 вып.0-0.96, 1-5)xe "Панели стеновые железобетонные однослойные из легкого бетона::3ПС 61.120.4,0-Л /бетон В3,5 (М50), объем 0,36 м3, расход ар-ры 5,89 кг/ (серия 1.030.1-1/88 вып.0-0.96, 1-5), 403-3153"
	шт.
	402,62 
	425,29 

	403-3154
	      3ПС 61.150.4,0-Л /бетон В3,5 (М50), объем 0,46 м3, расход ар-ры 6,96 кг/ (серия 1.030.1-1/88 вып.1-5)xe "Панели стеновые железобетонные однослойные из легкого бетона::3ПС 61.150.4,0-Л /бетон В3,5 (М50), объем 0,46 м3, расход ар-ры 6,96 кг/ (серия 1.030.1-1/88 вып.1-5), 403-3154"
	шт.
	501,98 
	530,25 

	403-3155
	      3ПС 61.180.4,0-Л /бетон В3,5 (М50), объем 0,54 м3, расход ар-ры 7,57 кг/ (серия 1.030.1-1/88 вып.0-0.96, 1-5)xe "Панели стеновые железобетонные однослойные из легкого бетона::3ПС 61.180.4,0-Л /бетон В3,5 (М50), объем 0,54 м3, расход ар-ры 7,57 кг/ (серия 1.030.1-1/88 вып.0-0.96, 1-5), 403-3155"
	шт.
	603,37 
	637,35 

	
	Панели железобетонные:

	403-1151
	      наружных стен трехслойные с внешними слоями из бетона плотностью 1200 кг/м3xe "Панели железобетонные::наружных стен трехслойные с внешними слоями из бетона плотностью 1200 кг/м3, 403-1151"
	м3
	1 790,08 
	1 880,66 

	403-1160
	      стеновые наружныеxe "Панели железобетонные::стеновые наружные, 403-1160"
	м3
	1 579,10 
	1 659,00 

	403-0390
	      стеновые (блоки) и перегородочныеxe "Панели железобетонные::стеновые (блоки) и перегородочные, 403-0390"
	м3
	1 665,59 
	1 749,87 

	403-3030
	      стеновые (блоки) Г и Т-образныеxe "Панели железобетонные::стеновые (блоки) Г и Т-образные, 403-3030"
	м3
	2 155,57 
	2 264,64 

	403-3020
	      стеновые цилиндрические сплошныеxe "Панели железобетонные::стеновые цилиндрические сплошные, 403-3020"
	м3
	1 668,20 
	1 752,62 

	403-1111
	      трехслойные с внешними слоями из бетона плотностью 1900 кг/м3 и болееxe "Панели железобетонные::трехслойные с внешними слоями из бетона плотностью 1900 кг/м3 и более, 403-1111"
	м3
	1 385,79 
	1 455,91 

	403-1121
	      трехслойные с внешними слоями из бетона плотностью 1400-1850 кг/м3xe "Панели железобетонные::трехслойные с внешними слоями из бетона плотностью 1400-1850 кг/м3, 403-1121"
	м3
	1 381,46 
	1 493,64 

	403-1131
	      трехслойные с внешними слоями из бетона плотностью менее 1400 кг/м3xe "Панели железобетонные::трехслойные с внешними слоями из бетона плотностью менее 1400 кг/м3, 403-1131"
	м3
	1 380,44 
	1 450,29 

	403-1201
	Панели и блоки цоколя железобетонные, наружных стен подвалов из бетона плотностью 1900 кг/м3 и болееxe "Панели и блоки цоколя железобетонные, наружных стен подвалов из бетона плотностью 1900 кг/м3 и более, 403-1201"
	м3
	1 580,00 
	1 659,95 

	403-9013
	Панели сборные железобетонныеxe "Панели сборные железобетонные, 403-9013"
	м3
	- 
	- 

	403-9154
	Панели стеновые прямоугольныеxe "Панели стеновые прямоугольные, 403-9154"
	м3
	- 
	- 

	
	Панели стеновые и перегородочные прямоугольные плоские и переменного сечения до 18 м2 длиной:

	403-8219
	      до 3 м, массой до 5 т, из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 50 кг/м3xe "Панели стеновые и перегородочные прямоугольные плоские и переменного сечения до 18 м2 длиной::до 3 м, массой до 5 т, из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 50 кг/м3, 403-8219"
	м3
	1 141,63 
	1 199,40 

	403-8220
	      от 3 до 12 м, массой до 5 т, из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 50 кг/м3xe "Панели стеновые и перегородочные прямоугольные плоские и переменного сечения до 18 м2 длиной::от 3 до 12 м, массой до 5 т, из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 50 кг/м3, 403-8220"
	м3
	1 145,48 
	1 203,44 

	403-8221
	      от 3 до 12 м, массой от 5 до 15 т, из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 50 кг/м3xe "Панели стеновые и перегородочные прямоугольные плоские и переменного сечения до 18 м2 длиной::от 3 до 12 м, массой от 5 до 15 т, из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 50 кг/м3, 403-8221"
	м3
	1 145,48 
	1 203,44 

	
	Панели стеновые с бортом из бетона В20 (М250) с расходом арматуры 50 кг/м3, длиной:

	403-8222
	      до 3 м, массой до 5 тxe "Панели стеновые с бортом из бетона В20 (М250) с расходом арматуры 50 кг/м3, длиной::до 3 м, массой до 5 т, 403-8222"
	м3
	1 394,11 
	1 464,65 

	403-8223
	      от 3 до 12 м, массой до 5 тxe "Панели стеновые с бортом из бетона В20 (М250) с расходом арматуры 50 кг/м3, длиной::от 3 до 12 м, массой до 5 т, 403-8223"
	м3
	1 402,85 
	1 473,84 

	403-8224
	      от 3 до 12 м, массой от 5 до 15 тxe "Панели стеновые с бортом из бетона В20 (М250) с расходом арматуры 50 кг/м3, длиной::от 3 до 12 м, массой от 5 до 15 т, 403-8224"
	м3
	1 402,85 
	1 473,84 

	403-8225
	Панели стеновые площадью более 18 м2, массой от 5 до 15т, из бетона В22,5 (М300)xe "Панели стеновые площадью более 18 м2, массой от 5 до 15т, из бетона В22,5 (М300), 403-8225"
	м3
	1 265,29 
	1 329,32 

	403-2141
	Панели сплошные плоскиеxe "Панели сплошные плоские, 403-2141"
	м3
	953,57 
	1 040,73 

	
	Панели сплошные плоские:

	403-1673
	      ПС 2-24-КГ1 /бетон В15 (М 200), объем 0,99 м3, расход ар-ры 56,35 кг/ (серия 3.900.1-10 вып.0-1)xe "Панели сплошные плоские::ПС 2-24-КГ1 /бетон В15 (М 200), объем 0,99 м3, расход ар-ры 56,35 кг/ (серия 3.900.1-10 вып.0-1), 403-1673"
	шт.
	1 784,24 
	1 884,72 

	403-1694
	      ПП 15.57.4,5-1л /бетон В22,5 (М350), объем 1,27 м3, расход ар-ры 46,4 кг/ (серия 1.432.1-33.93 вып.3)xe "Панели сплошные плоские::ПП 15.57.4,5-1л /бетон В22,5 (М350), объем 1,27 м3, расход ар-ры 46,4 кг/ (серия 1.432.1-33.93 вып.3), 403-1694"
	шт.
	2 328,06 
	2 459,16 

	
	Панели цокольные внутренние, из бетона В12,5 (М150) плотностью 1900 кг/м3 и более, толщиной 14 см,:

	403-0393
	      без проемовxe "Панели цокольные внутренние, из бетона В12,5 (М150) плотностью 1900 кг/м3 и более, толщиной 14 см,::без проемов, 403-0393"
	м2
	197,32 
	207,30 

	403-0394
	      с проемамиxe "Панели цокольные внутренние, из бетона В12,5 (М150) плотностью 1900 кг/м3 и более, толщиной 14 см,::с проемами, 403-0394"
	м2
	203,45 
	213,74 


	
	Панели цокольные, наружных стен подвалов и подполий многослойные толщиной 30 см, плоские:

	403-0395
	      без проемов, из бетона В15 (М200) плотностью 1900 кг/м3 и более, легкого шунгизитобетона В5 (М75), утеплителя ПСБ-С-40, длиной до 3,9 мxe "Панели цокольные, наружных стен подвалов и подполий многослойные толщиной 30 см, плоские::без проемов, из бетона В15 (М200) плотностью 1900 кг/м3 и более, легкого шунгизитобетона В5 (М75), утеплителя ПСБ-С-40, длиной до 3,9 м, 403-0395"
	м2
	368,88 
	389,65 

	403-0396
	      без проемов, из бетона В15 (М200) плотностью 1900 кг/м3 и более, легкого шунгизитобетона В5 (М75), утеплителя ПСБ-С-40, длиной более 3,9 мxe "Панели цокольные, наружных стен подвалов и подполий многослойные толщиной 30 см, плоские::без проемов, из бетона В15 (М200) плотностью 1900 кг/м3 и более, легкого шунгизитобетона В5 (М75), утеплителя ПСБ-С-40, длиной более 3,9 м, 403-0396"
	м2
	377,79 
	399,05 

	403-0397
	      с проемами, из бетона В15 (М200) плотностью 1900 кг/м3 и более, легкого шунгизитобетона В5 (М75), утеплителя ПСБ-С-40, длиной до 3,9 мxe "Панели цокольные, наружных стен подвалов и подполий многослойные толщиной 30 см, плоские::с проемами, из бетона В15 (М200) плотностью 1900 кг/м3 и более, легкого шунгизитобетона В5 (М75), утеплителя ПСБ-С-40, длиной до 3,9 м, 403-0397"
	м2
	373,33 
	394,35 

	403-0398
	      с проемами, из бетона В15 (М200) плотностью 1900 кг/м3 и более, легкого шунгизитобетона В5 (М75), утеплителя ПСБ-С-40, длиной более 3,9 мxe "Панели цокольные, наружных стен подвалов и подполий многослойные толщиной 30 см, плоские::с проемами, из бетона В15 (М200) плотностью 1900 кг/м3 и более, легкого шунгизитобетона В5 (М75), утеплителя ПСБ-С-40, длиной более 3,9 м, 403-0398"
	м2
	383,74 
	405,35 

	403-0399
	Парапетные панели из тяжелого бетона В22,5 (М300) при марке по морозостойкости F300 и водонепроницаемости W6 с расходом арматуры 39 кг/м3xe "Парапетные панели из тяжелого бетона В22,5 (М300) при марке по морозостойкости F300 и водонепроницаемости W6 с расходом арматуры 39 кг/м3, 403-0399"
	м3
	1 853,36 
	2 003,85 

	
	Перегородки самонесущие панельные толщиной 8 см с расходом стали до 35 кг/м3:

	403-0400
	      из тяжелого бетонаxe "Перегородки самонесущие панельные толщиной 8 см с расходом стали до 35 кг/м3::из тяжелого бетона, 403-0400"
	м2
	151,83 
	167,26 

	403-0409
	      из легкого бетона объемной массой до 1600 кг/м3xe "Перегородки самонесущие панельные толщиной 8 см с расходом стали до 35 кг/м3::из легкого бетона объемной массой до 1600 кг/м3, 403-0409"
	м2
	166,81 
	183,75 

	403-0410
	Разделительные стенки балконов и лоджий сплошные, из бетона В 12,5 (М150) с расходом арматуры до 25 кг/м3 длиной до 3 мxe "Разделительные стенки балконов и лоджий сплошные, из бетона В 12,5 (М150) с расходом арматуры до 25 кг/м3 длиной до 3 м, 403-0410"
	м3
	1 316,24 
	1 449,97 

	
	Стеновые панели из легкого бетона, массой 1200 кг/м3, плоские толщиной:

	403-0411
	      19-21 см, с расходом стали до 7 кг/м2xe "Стеновые панели из легкого бетона, массой 1200 кг/м3, плоские толщиной::19-21 см, с расходом стали до 7 кг/м2, 403-0411"
	м2
	213,44 
	235,13 

	403-0412
	      19-21 см, с расходом стали до 7,1 до 10,00 кг/м2xe "Стеновые панели из легкого бетона, массой 1200 кг/м3, плоские толщиной::19-21 см, с расходом стали до 7,1 до 10,00 кг/м2, 403-0412"
	м2
	219,01 
	241,26 

	403-0419
	      19-21 см, с расходом стали до 10,01 до 13,00 кг/м2xe "Стеновые панели из легкого бетона, массой 1200 кг/м3, плоские толщиной::19-21 см, с расходом стали до 10,01 до 13,00 кг/м2, 403-0419"
	м2
	232,18 
	255,77 

	403-0420
	      19-21 см, с расходом стали до 13,01 до 20,00 кг/м2xe "Стеновые панели из легкого бетона, массой 1200 кг/м3, плоские толщиной::19-21 см, с расходом стали до 13,01 до 20,00 кг/м2, 403-0420"
	м2
	241,42 
	265,94 

	403-0421
	      23-25 см, с расходом стали до 7 кг/м2xe "Стеновые панели из легкого бетона, массой 1200 кг/м3, плоские толщиной::23-25 см, с расходом стали до 7 кг/м2, 403-0421"
	м2
	234,80 
	258,65 

	403-0422
	      23-25 см, с расходом стали до 7,1 до 10,00 кг/м2xe "Стеновые панели из легкого бетона, массой 1200 кг/м3, плоские толщиной::23-25 см, с расходом стали до 7,1 до 10,00 кг/м2, 403-0422"
	м2
	245,29 
	270,21 

	403-0423
	      23-25 см, с расходом стали до 10,01 до 13,00 кг/м2xe "Стеновые панели из легкого бетона, массой 1200 кг/м3, плоские толщиной::23-25 см, с расходом стали до 10,01 до 13,00 кг/м2, 403-0423"
	м2
	253,07 
	278,79 

	403-0424
	      23-25 см, с расходом стали до 13,01 до 20,00 кг/м2xe "Стеновые панели из легкого бетона, массой 1200 кг/м3, плоские толщиной::23-25 см, с расходом стали до 13,01 до 20,00 кг/м2, 403-0424"
	м2
	265,56 
	292,54 

	403-0425
	      29-31 см, с расходом стали до 7 кг/м2xe "Стеновые панели из легкого бетона, массой 1200 кг/м3, плоские толщиной::29-31 см, с расходом стали до 7 кг/м2, 403-0425"
	м2
	280,83 
	309,37 

	403-0426
	      29-31 см, с расходом стали до 7,1 до 10,00 кг/м2xe "Стеновые панели из легкого бетона, массой 1200 кг/м3, плоские толщиной::29-31 см, с расходом стали до 7,1 до 10,00 кг/м2, 403-0426"
	м2
	301,42 
	332,04 

	403-0427
	      29-31 см, с расходом стали до 10,01 до 13,00 кг/м2xe "Стеновые панели из легкого бетона, массой 1200 кг/м3, плоские толщиной::29-31 см, с расходом стали до 10,01 до 13,00 кг/м2, 403-0427"
	м2
	310,24 
	341,76 

	403-0428
	      29-31 см, с расходом стали до 13,01 до 20,00 кг/м2xe "Стеновые панели из легкого бетона, массой 1200 кг/м3, плоские толщиной::29-31 см, с расходом стали до 13,01 до 20,00 кг/м2, 403-0428"
	м2
	324,94 
	357,96 

	403-0429
	      39-41 см, с расходом стали до 7 кг/м2xe "Стеновые панели из легкого бетона, массой 1200 кг/м3, плоские толщиной::39-41 см, с расходом стали до 7 кг/м2, 403-0429"
	м2
	369,06 
	406,55 

	403-0430
	      39-41 см, с расходом стали до 7,1 до 10,00 кг/м2xe "Стеновые панели из легкого бетона, массой 1200 кг/м3, плоские толщиной::39-41 см, с расходом стали до 7,1 до 10,00 кг/м2, 403-0430"
	м2
	382,29 
	421,13 

	403-0431
	      39-41 см, с расходом стали до 10,01 до 13,00 кг/м2xe "Стеновые панели из легкого бетона, массой 1200 кг/м3, плоские толщиной::39-41 см, с расходом стали до 10,01 до 13,00 кг/м2, 403-0431"
	м2
	455,81 
	502,12 

	403-0432
	      39-41 см, с расходом стали до 13,01 до 20,00 кг/м2xe "Стеновые панели из легкого бетона, массой 1200 кг/м3, плоские толщиной::39-41 см, с расходом стали до 13,01 до 20,00 кг/м2, 403-0432"
	м2
	467,56 
	515,06 

	403-0433
	      42-50 см, с расходом стали до 7 кг/м2xe "Стеновые панели из легкого бетона, массой 1200 кг/м3, плоские толщиной::42-50 см, с расходом стали до 7 кг/м2, 403-0433"
	м2
	501,80 
	552,78 

	403-0434
	      42-50 см, с расходом стали до 7,1 до 10,00 кг/м2xe "Стеновые панели из легкого бетона, массой 1200 кг/м3, плоские толщиной::42-50 см, с расходом стали до 7,1 до 10,00 кг/м2, 403-0434"
	м2
	518,42 
	571,09 

	403-0435
	      42-50 см, с расходом стали до 10,01 до 13,00 кг/м2xe "Стеновые панели из легкого бетона, массой 1200 кг/м3, плоские толщиной::42-50 см, с расходом стали до 10,01 до 13,00 кг/м2, 403-0435"
	м2
	522,10 
	575,15 

	403-0436
	      42-50 см, с расходом стали до 13,01 до 20,00 кг/м2xe "Стеновые панели из легкого бетона, массой 1200 кг/м3, плоские толщиной::42-50 см, с расходом стали до 13,01 до 20,00 кг/м2, 403-0436"
	м2
	586,60 
	646,20 

	403-0437
	Стеновые панели однослойные для каркасных общественных зданий, производственных зданий из легкого бетона, массой 1000 кг/м3xe "Стеновые панели однослойные для каркасных общественных зданий, производственных зданий из легкого бетона, массой 1000 кг/м3, 403-0437"
	м2
	338,47 
	372,86 

	403-0438
	Стеновые панели однослойные для каркасных общественных зданий, производственных зданий из легкого бетона, массой 1100 кг/м3xe "Стеновые панели однослойные для каркасных общественных зданий, производственных зданий из легкого бетона, массой 1100 кг/м3, 403-0438"
	м2
	328,47 
	361,85 

	403-2200
	Электропанели железобетонныеxe "Электропанели железобетонные, 403-2200"
	м3
	2 006,15 
	2 209,97 

	403-0439
	Электропанели (панели с нишами для установки счетчиков, предохранителей и других электроприборов и каналами для магистральной электропроводки) толщиной 18 см из бетона В15 (М200) с расходом арматуры до 30 кг/м3 бетона в плотном телеxe "Электропанели (панели с нишами для установки счетчиков, предохранителей и других электроприборов и каналами для магистральной электропроводки) толщиной 18 см из бетона В15 (М200) с расходом арматуры до 30 кг/м3 бетона в плотном теле, 403-0439"
	м2
	217,25 
	239,32 

	Группа: Парапеты

	403-1302
	Парапеты из отдельных панелей и стоек массой до 1,0 тxe "Парапеты из отдельных панелей и стоек массой до 1,0 т, 403-1302"
	м3
	1 572,00 
	1 747,75 

	403-1303
	Парапеты массивные массой до 3,0 тxe "Парапеты массивные массой до 3,0 т, 403-1303"
	м3
	1 128,10 
	1 254,22 

	403-1304
	Парапеты массивные массой свыше 3,0 тxe "Парапеты массивные массой свыше 3,0 т, 403-1304"
	м3
	1 022,05 
	1 136,31 

	Группа: Перемычки

	403-0440
	Перемычка балочная с четвертью, объемом до 0,5 м3 из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 40 кг/м3xe "Перемычка балочная с четвертью, объемом до 0,5 м3 из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 40 кг/м3, 403-0440"
	м3
	1 494,55 
	1 614,23 

	403-0441
	Перемычка балочная с четвертью, объемом более 0,5 м3 из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 120 кг/м3xe "Перемычка балочная с четвертью, объемом более 0,5 м3 из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 120 кг/м3, 403-0441"
	м3
	3 274,00 
	3 535,84 

	
	Перемычка брусковая:

	403-0442
	      прямоугольная объемом до 0,01 м3 из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 40 кг/м3xe "Перемычка брусковая::прямоугольная объемом до 0,01 м3 из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 40 кг/м3, 403-0442"
	м3
	2 153,10 
	2 325,52 

	403-0443
	      прямоугольная объемом более 0,5 м3 из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 30 кг/м3xe "Перемычка брусковая::прямоугольная объемом более 0,5 м3 из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 30 кг/м3, 403-0443"
	м3
	2 000,00 
	2 160,16 

	403-0444
	      1ПБ10-1 /бетон В15 (М200), объем 0,008 м3, расход ар-ры 0,31 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1)xe "Перемычка брусковая::1ПБ10-1 /бетон В15 (М200), объем 0,008 м3, расход ар-ры 0,31 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1), 403-0444"
	шт.
	14,78 
	15,98 

	403-0446
	      1ПБ13-1 /бетон В15 (М200), объем 0,010 м3, расход ар-ры 0,41 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1)xe "Перемычка брусковая::1ПБ13-1 /бетон В15 (М200), объем 0,010 м3, расход ар-ры 0,41 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1), 403-0446"
	шт.
	18,75 
	20,28 

	403-2398
	      1ПБ13-1-п /бетон В15 (М200), объем 0,01 м3, расход ар-ры 0,61 кг/ (серия 1.038.1-1 вып.1)xe "Перемычка брусковая::1ПБ13-1-п /бетон В15 (М200), объем 0,01 м3, расход ар-ры 0,61 кг/ (серия 1.038.1-1 вып.1), 403-2398"
	шт.
	15,33 
	16,58 

	403-2399
	      1ПБ16-1 /бетон В15 (М200), объем 0,012 м3, расход ар-ры 0,48 кг/ (серия 1.038.1-1 вып.1)xe "Перемычка брусковая::1ПБ16-1 /бетон В15 (М200), объем 0,012 м3, расход ар-ры 0,48 кг/ (серия 1.038.1-1 вып.1), 403-2399"
	шт.
	21,52 
	23,27 

	403-0445
	      2ПБ10-1-п /бетон В15 (М200), объем 0,017 м3, расход ар-ры 0,50 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1)xe "Перемычка брусковая::2ПБ10-1-п /бетон В15 (М200), объем 0,017 м3, расход ар-ры 0,50 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1), 403-0445"
	шт.
	36,59 
	39,53 

	403-0447
	      2ПБ-13-1-п /бетон В15 (М200), объем 0,022 м3, расход ар-ры 0,57 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1)xe "Перемычка брусковая::2ПБ-13-1-п /бетон В15 (М200), объем 0,022 м3, расход ар-ры 0,57 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1), 403-0447"
	шт.
	47,36 
	51,15 

	403-0448
	      2ПБ-16-2-п /бетон В15 (М200), объем 0,026 м3, расход ар-ры 0,79 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1)xe "Перемычка брусковая::2ПБ-16-2-п /бетон В15 (М200), объем 0,026 м3, расход ар-ры 0,79 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1), 403-0448"
	шт.
	50,11 
	54,12 

	403-0449
	      2ПБ-17-2-п /бетон В15 (М200), объем 0,028 м3, расход ар-ры 0,83 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1)xe "Перемычка брусковая::2ПБ-17-2-п /бетон В15 (М200), объем 0,028 м3, расход ар-ры 0,83 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1), 403-0449"
	шт.
	60,27 
	65,10 

	403-0450
	      2ПБ-19-3-п /бетон В15 (М200), объем 0,033 м3, расход ар-ры 0,11 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1)xe "Перемычка брусковая::2ПБ-19-3-п /бетон В15 (М200), объем 0,033 м3, расход ар-ры 0,11 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1), 403-0450"
	шт.
	71,04 
	76,72 

	403-0451
	      2БП-22-3-п /бетон В15 (М200), объем 0,037 м3, расход ар-ры 1,44 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1)xe "Перемычка брусковая::2БП-22-3-п /бетон В15 (М200), объем 0,037 м3, расход ар-ры 1,44 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1), 403-0451"
	шт.
	71,31 
	77,02 

	403-0452
	      2ПБ-25-3-п /бетон В15 (М200), объем 0,041 м3, расход ар-ры 2,11 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1)xe "Перемычка брусковая::2ПБ-25-3-п /бетон В15 (М200), объем 0,041 м3, расход ар-ры 2,11 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1), 403-0452"
	шт.
	82,60 
	89,21 

	403-0453
	      2ПБ26-4-п /бетон В15 (М200), объем 0,044 м3, расход ар-ры 2,66 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1)xe "Перемычка брусковая::2ПБ26-4-п /бетон В15 (М200), объем 0,044 м3, расход ар-ры 2,66 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1), 403-0453"
	шт.
	73,96 
	79,97 

	403-0454
	      2ПБ29-4 /бетон В15 (М200), объем 0,048 м3, расход ар-ры 3,06 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1)xe "Перемычка брусковая::2ПБ29-4 /бетон В15 (М200), объем 0,048 м3, расход ар-ры 3,06 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1), 403-0454"
	шт.
	99,40 
	107,34 

	403-2402
	      2ПБ 29-4-п /бетон В15 (М200), объем 0,048 м3, расход ар-ры 3,32 кг/ (серия 1.038.1-1 вып.1)xe "Перемычка брусковая::2ПБ 29-4-п /бетон В15 (М200), объем 0,048 м3, расход ар-ры 3,32 кг/ (серия 1.038.1-1 вып.1), 403-2402"
	шт.
	100,57 
	108,73 

	403-0455
	      2ПБ30-4-п /бетон В15 (М200), объем 0,050 м3, расход ар-ры 3,45 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1)xe "Перемычка брусковая::2ПБ30-4-п /бетон В15 (М200), объем 0,050 м3, расход ар-ры 3,45 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1), 403-0455"
	шт.
	85,05 
	91,95 

	403-0456
	      3ПБ-13-37-п /бетон В15 (М200), объем 0,034 м3, расход ар-ры 2,06 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1)xe "Перемычка брусковая::3ПБ-13-37-п /бетон В15 (М200), объем 0,034 м3, расход ар-ры 2,06 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1), 403-0456"
	шт.
	57,31 
	61,97 

	403-0457
	      3ПБ16-37-п /бетон В15 (М200), объем 0,041 м3, расход ар-ры 3,26 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1)xe "Перемычка брусковая::3ПБ16-37-п /бетон В15 (М200), объем 0,041 м3, расход ар-ры 3,26 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1), 403-0457"
	шт.
	72,10 
	77,96 

	403-2403
	      3ПБ 18-8-п /бетон В15 (М200), объем 0,048 м3, расход ар-ры 1,5 кг/ (серия 1.038.1-1 вып.1)xe "Перемычка брусковая::3ПБ 18-8-п /бетон В15 (М200), объем 0,048 м3, расход ар-ры 1,5 кг/ (серия 1.038.1-1 вып.1), 403-2403"
	шт.
	87,76 
	94,89 

	403-0458
	      3ПБ18-37-п /бетон В15 (М200), объем 0,048 м3, расход ар-ры 4,20 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1)xe "Перемычка брусковая::3ПБ18-37-п /бетон В15 (М200), объем 0,048 м3, расход ар-ры 4,20 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1), 403-0458"
	шт.
	86,89 
	93,94 

	403-0459
	      3ПБ-21-8-п /бетон В15 (М200), объем 0,055 м3, расход ар-ры 1,73 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1)xe "Перемычка брусковая::3ПБ-21-8-п /бетон В15 (М200), объем 0,055 м3, расход ар-ры 1,73 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1), 403-0459"
	шт.
	85,05 
	91,95 

	403-0460
	      3ПБ25-8-п /бетон В15 (М200), объем 0,065 м3, расход ар-ры 2,42 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1)xe "Перемычка брусковая::3ПБ25-8-п /бетон В15 (М200), объем 0,065 м3, расход ар-ры 2,42 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1), 403-0460"
	шт.
	101,68 
	109,94 

	403-0461
	      3ПБ27-8-п /бетон В15 (М200), объем 0,072 м3, расход ар-ры 3,54 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1)xe "Перемычка брусковая::3ПБ27-8-п /бетон В15 (М200), объем 0,072 м3, расход ар-ры 3,54 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1), 403-0461"
	шт.
	116,47 
	125,93 

	403-2404
	      3ПБ 30-8-п /бетон В15 (М200), объем 0,079 м3, расход ар-ры 3,86 кг/ (серия 1.038.1-1 вып.1)xe "Перемычка брусковая::3ПБ 30-8-п /бетон В15 (М200), объем 0,079 м3, расход ар-ры 3,86 кг/ (серия 1.038.1-1 вып.1), 403-2404"
	шт.
	161,52 
	174,44 

	403-2405
	      3ПБ34-4-п /бетон В15 (М200), объем 0,089 м3, расход ар-ры 3,31 кг/ (серия 1.038.1-1 вып.1)xe "Перемычка брусковая::3ПБ34-4-п /бетон В15 (М200), объем 0,089 м3, расход ар-ры 3,31 кг/ (серия 1.038.1-1 вып.1), 403-2405"
	шт.
	171,52 
	185,24 

	403-2406
	      3ПБ39-8-п /бетон В15 (М200), объем 0,103 м3, расход ар-ры 10,71 кг/ (серия 1.038.1-1 вып.1)xe "Перемычка брусковая::3ПБ39-8-п /бетон В15 (М200), объем 0,103 м3, расход ар-ры 10,71 кг/ (серия 1.038.1-1 вып.1), 403-2406"
	шт.
	198,51 
	214,39 

	403-2407
	      4ПБ30-4-п /бетон В15 (М200), объем 0,104 м3, расход ар-ры 2,49 кг/ (серия 1.038.1-1 вып.1)xe "Перемычка брусковая::4ПБ30-4-п /бетон В15 (М200), объем 0,104 м3, расход ар-ры 2,49 кг/ (серия 1.038.1-1 вып.1), 403-2407"
	шт.
	231,07 
	249,83 

	403-2408
	      4ПБ44-8-п /бетон В15 (М200), объем 0,154 м3, расход ар-ры 12,52 кг/ (серия 1.038.1-1 вып.1)xe "Перемычка брусковая::4ПБ44-8-п /бетон В15 (М200), объем 0,154 м3, расход ар-ры 12,52 кг/ (серия 1.038.1-1 вып.1), 403-2408"
	шт.
	323,57 
	349,45 

	403-2409
	      4ПБ48-8-п /бетон В15 (М200), объем 0,167 м3, расход ар-ры 15,76 кг/ (серия 1.038.1-1 вып.1)xe "Перемычка брусковая::4ПБ48-8-п /бетон В15 (М200), объем 0,167 м3, расход ар-ры 15,76 кг/ (серия 1.038.1-1 вып.1), 403-2409"
	шт.
	248,72 
	268,91 

	403-2410
	      4ПБ60-8-п /бетон В15 (М200), объем 0,207 м3, расход ар-ры 29,84 кг/ (серия 1.038.1-1 вып.1)xe "Перемычка брусковая::4ПБ60-8-п /бетон В15 (М200), объем 0,207 м3, расход ар-ры 29,84 кг/ (серия 1.038.1-1 вып.1), 403-2410"
	шт.
	322,40 
	348,57 

	403-0462
	      5ПБ18-27 /бетон В15 (М200), объем 0,10 м3, расход ар-ры 3,76 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1)xe "Перемычка брусковая::5ПБ18-27 /бетон В15 (М200), объем 0,10 м3, расход ар-ры 3,76 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1), 403-0462"
	шт.
	159,00 
	171,91 

	403-2411
	      5ПБ18-27-п /бетон В15 (М200), объем 0,10 м3, расход ар-ры 4,34 кг/ (серия 1.038.1-1 вып.1)xe "Перемычка брусковая::5ПБ18-27-п /бетон В15 (М200), объем 0,10 м3, расход ар-ры 4,34 кг/ (серия 1.038.1-1 вып.1), 403-2411"
	шт.
	230,14 
	248,83 

	403-0463
	      5ПБ21-27-п /бетон В15 (М200), объем 0,114 м3, расход ар-ры 6,06 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1)xe "Перемычка брусковая::5ПБ21-27-п /бетон В15 (М200), объем 0,114 м3, расход ар-ры 6,06 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1), 403-0463"
	шт.
	188,57 
	203,88 

	403-0464
	      5ПБ25-27-п /бетон В15 (М200), объем 0,135 м3, расход ар-ры 9,06 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1)xe "Перемычка брусковая::5ПБ25-27-п /бетон В15 (М200), объем 0,135 м3, расход ар-ры 9,06 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1), 403-0464"
	шт.
	231,10 
	249,87 

	403-2412
	      5ПБ 27-27-п /бетон В15 (М200), объем 0,15 м3, расход ар-ры 12,49 кг/ (серия 1.038.1-1 вып.1)xe "Перемычка брусковая::5ПБ 27-27-п /бетон В15 (М200), объем 0,15 м3, расход ар-ры 12,49 кг/ (серия 1.038.1-1 вып.1), 403-2412"
	шт.
	408,40 
	441,56 

	403-0465
	      5ПБ27-27-ап /бетон В15 (М200), объем 0,135 м3, расход ар-ры 12,33 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1)xe "Перемычка брусковая::5ПБ27-27-ап /бетон В15 (М200), объем 0,135 м3, расход ар-ры 12,33 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1), 403-0465"
	шт.
	282,86 
	305,83 

	403-2413
	      5ПБ 30-27-п /бетон В15 (М200), объем 0,164 м3, расход ар-ры 20,02 кг/ (серия 1.038.1-1 вып.1)xe "Перемычка брусковая::5ПБ 30-27-п /бетон В15 (М200), объем 0,164 м3, расход ар-ры 20,02 кг/ (серия 1.038.1-1 вып.1), 403-2413"
	шт.
	356,44 
	384,96 

	403-0466
	      5ПБ30-27-АП /бетон В15 (М200), объем 0,164 м3, расход ар-ры 23,29 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1)xe "Перемычка брусковая::5ПБ30-27-АП /бетон В15 (М200), объем 0,164 м3, расход ар-ры 23,29 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1), 403-0466"
	шт.
	356,44 
	384,96 

	403-2414
	      5ПБ31-27-п /бетон В15 (М200), объем 0,171 м3, расход ар-ры 23,42 кг/ (серия 1.038.1-1 вып.1)xe "Перемычка брусковая::5ПБ31-27-п /бетон В15 (М200), объем 0,171 м3, расход ар-ры 23,42 кг/ (серия 1.038.1-1 вып.1), 403-2414"
	шт.
	436,03 
	471,43 

	403-0467
	      5ПБ-27-37-п /бетон В15 (М200), объем 0,15 м3, расход ар-ры 20,92 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1)xe "Перемычка брусковая::5ПБ-27-37-п /бетон В15 (М200), объем 0,15 м3, расход ар-ры 20,92 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1), 403-0467"
	шт.
	306,90 
	331,82 

	403-0468
	      5ПБ-25-37-п /бетон В15 (М200), объем 0,135 м3, расход ар-ры 11,62 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1)xe "Перемычка брусковая::5ПБ-25-37-п /бетон В15 (М200), объем 0,135 м3, расход ар-ры 11,62 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1), 403-0468"
	шт.
	392,00 
	423,36 

	403-0469
	      5ПБ-30-37-п /бетон В15 (М200), объем 0,16 м3, расход ар-ры 28,06 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1)xe "Перемычка брусковая::5ПБ-30-37-п /бетон В15 (М200), объем 0,16 м3, расход ар-ры 28,06 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1), 403-0469"
	шт.
	408,04 
	440,68 

	403-2415
	      5ПБ34-20-п /бетон В15 (М200), объем 0,185 м3, расход ар-ры 22,86 кг/ (серия 1.038.1-1 вып.1)xe "Перемычка брусковая::5ПБ34-20-п /бетон В15 (М200), объем 0,185 м3, расход ар-ры 22,86 кг/ (серия 1.038.1-1 вып.1), 403-2415"
	шт.
	438,72 
	473,81 

	403-2416
	      5ПБ36-20-п /бетон В15 (М200), объем 0,2 м3, расход ар-ры 28,89 кг/ (серия 1.038.1-1 вып.1)xe "Перемычка брусковая::5ПБ36-20-п /бетон В15 (М200), объем 0,2 м3, расход ар-ры 28,89 кг/ (серия 1.038.1-1 вып.1), 403-2416"
	шт.
	474,30 
	512,25 

	403-0470
	      8ПБ10-1 /бетон В15 (М200), объем 0,011 м3, расход ар-ры 0,35 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 4)xe "Перемычка брусковая::8ПБ10-1 /бетон В15 (М200), объем 0,011 м3, расход ар-ры 0,35 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 4), 403-0470"
	шт.
	28,70 
	30,99 

	403-2417
	      8ПБ10-1-п /бетон В15 (М200), объем 0,011 м3, расход ар-ры 0,57 кг/ (серия 1.038.1-1 вып.4)xe "Перемычка брусковая::8ПБ10-1-п /бетон В15 (М200), объем 0,011 м3, расход ар-ры 0,57 кг/ (серия 1.038.1-1 вып.4), 403-2417"
	шт.
	25,70 
	27,75 

	403-0471
	      8ПБ13-1 /бетон В15 (М200), объем 0,014 м3, расход ар-ры 0,46 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 4)xe "Перемычка брусковая::8ПБ13-1 /бетон В15 (М200), объем 0,014 м3, расход ар-ры 0,46 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 4), 403-0471"
	шт.
	35,00 
	37,80 

	403-2418
	      8ПБ13-1-п /бетон В15 (М200), объем 0,014 м3, расход ар-ры 0,72 кг/ (серия 1.038.1-1 вып.4)xe "Перемычка брусковая::8ПБ13-1-п /бетон В15 (М200), объем 0,014 м3, расход ар-ры 0,72 кг/ (серия 1.038.1-1 вып.4), 403-2418"
	шт.
	32,71 
	35,33 

	403-0472
	      8ПБ16-1 /бетон В15 (М200), объем 0,017 м3, расход ар-ры 0,54 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 4)xe "Перемычка брусковая::8ПБ16-1 /бетон В15 (М200), объем 0,017 м3, расход ар-ры 0,54 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 4), 403-0472"
	шт.
	44,10 
	47,63 

	403-2419
	      8ПБ16-1-п /бетон В15 (М200), объем 0,017 м3, расход ар-ры 0,76 кг/ (серия 1.038.1-1 вып.4)xe "Перемычка брусковая::8ПБ16-1-п /бетон В15 (М200), объем 0,017 м3, расход ар-ры 0,76 кг/ (серия 1.038.1-1 вып.4), 403-2419"
	шт.
	39,71 
	42,89 

	403-0473
	      8ПБ17-2 /бетон В15 (М200), объем 0,018 м3, расход ар-ры 0,75 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 4)xe "Перемычка брусковая::8ПБ17-2 /бетон В15 (М200), объем 0,018 м3, расход ар-ры 0,75 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 4), 403-0473"
	шт.
	44,80 
	48,39 

	403-0474
	      8ПБ19-3 /бетон В15 (М200), объем 0,021 м3, расход ар-ры 1,16 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 4)xe "Перемычка брусковая::8ПБ19-3 /бетон В15 (М200), объем 0,021 м3, расход ар-ры 1,16 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 4), 403-0474"
	шт.
	53,20 
	57,45 

	403-2420
	      9ПБ13-37-п /бетон В15 (М200), объем 0,029 м3, расход ар-ры 2,24 кг/ (серия 1.038.1-1 вып.4)xe "Перемычка брусковая::9ПБ13-37-п /бетон В15 (М200), объем 0,029 м3, расход ар-ры 2,24 кг/ (серия 1.038.1-1 вып.4), 403-2420"
	шт.
	68,71 
	74,21 

	403-0475
	      9ПБ16-37-п /бетон В15 (М200), объем 0,035 м3, расход ар-ры 3,32 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 4)xe "Перемычка брусковая::9ПБ16-37-п /бетон В15 (М200), объем 0,035 м3, расход ар-ры 3,32 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 4), 403-0475"
	шт.
	82,92 
	89,56 

	403-0476
	      9ПБ18-37-п /бетон В15 (М200), объем 0,041 м3, расход ар-ры 5,64 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 4)xe "Перемычка брусковая::9ПБ18-37-п /бетон В15 (М200), объем 0,041 м3, расход ар-ры 5,64 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 4), 403-0476"
	шт.
	97,13 
	104,90 

	403-0477
	      9ПБ18-8-п /бетон В15 (М200), объем 0,041 м3, расход ар-ры 1,50 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 4)xe "Перемычка брусковая::9ПБ18-8-п /бетон В15 (М200), объем 0,041 м3, расход ар-ры 1,50 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 4), 403-0477"
	шт.
	92,40 
	99,79 

	403-2421
	      9ПБ21-8-п /бетон В15 (М200), объем 0,047 м3, расход ар-ры 2,13 кг/ (серия 1.038.1-1 вып.4)xe "Перемычка брусковая::9ПБ21-8-п /бетон В15 (М200), объем 0,047 м3, расход ар-ры 2,13 кг/ (серия 1.038.1-1 вып.4), 403-2421"
	шт.
	93,40 
	100,98 

	403-0478
	      9ПБ22-3-п /бетон В15 (М200), объем 0,05 м3, расход ар-ры 1,66 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 4)xe "Перемычка брусковая::9ПБ22-3-п /бетон В15 (М200), объем 0,05 м3, расход ар-ры 1,66 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 4), 403-0478"
	шт.
	96,35 
	104,06 

	403-0479
	      9ПБ25-3-п /бетон В15 (М200), объем 0,056 м3, расход ар-ры 1,82 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 4)xe "Перемычка брусковая::9ПБ25-3-п /бетон В15 (М200), объем 0,056 м3, расход ар-ры 1,82 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 4), 403-0479"
	шт.
	107,91 
	116,54 

	403-2422
	      9ПБ25-8-п /бетон В15 (М200), объем 0,056 м3, расход ар-ры 3,25 кг/ (серия 1.038.1-1 вып.4)xe "Перемычка брусковая::9ПБ25-8-п /бетон В15 (М200), объем 0,056 м3, расход ар-ры 3,25 кг/ (серия 1.038.1-1 вып.4), 403-2422"
	шт.
	107,91 
	116,55 

	403-0480
	      9ПБ26-4-п /бетон В15 (М200), объем 0,059 м3, расход ар-ры 1,89 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 4)xe "Перемычка брусковая::9ПБ26-4-п /бетон В15 (М200), объем 0,059 м3, расход ар-ры 1,89 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 4), 403-0480"
	шт.
	103,53 
	111,93 

	403-0481
	      9ПБ29-4-п /бетон В15 (М200), объем 0,065 м3, расход ар-ры 2,68 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 4)xe "Перемычка брусковая::9ПБ29-4-п /бетон В15 (М200), объем 0,065 м3, расход ар-ры 2,68 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 4), 403-0481"
	шт.
	125,27 
	135,30 

	403-0482
	      10ПБ18-27-п /бетон В15 (М200), объем 0,086 м3, расход ар-ры 4,56 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 4)xe "Перемычка брусковая::10ПБ18-27-п /бетон В15 (М200), объем 0,086 м3, расход ар-ры 4,56 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 4), 403-0482"
	шт.
	248,50 
	268,38 

	403-0483
	      10ПБ21-27-п /бетон В15 (М200), объем 0,098 м3, расход ар-ры 6,36 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 4)xe "Перемычка брусковая::10ПБ21-27-п /бетон В15 (М200), объем 0,098 м3, расход ар-ры 6,36 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 4), 403-0483"
	шт.
	264,40 
	285,55 

	403-0484
	      10ПБ25-37-п /бетон В15 (М200), объем 0,117 м3, расход ар-ры 17,67 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 4)xe "Перемычка брусковая::10ПБ25-37-п /бетон В15 (М200), объем 0,117 м3, расход ар-ры 17,67 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 4), 403-0484"
	шт.
	315,66 
	340,91 

	403-0485
	      10ПБ27-37-п /бетон В15 (М200), объем 0,129 м3, расход ар-ры 41,39 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 4)xe "Перемычка брусковая::10ПБ27-37-п /бетон В15 (М200), объем 0,129 м3, расход ар-ры 41,39 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 4), 403-0485"
	шт.
	389,90 
	421,09 

	403-0486
	Перемычки железобетонныеxe "Перемычки железобетонные, 403-0486"
	м3
	2 243,23 
	2 422,63 

	403-5021
	Перемычки железобетонные балочные с четвертьюxe "Перемычки железобетонные балочные с четвертью, 403-5021"
	м3
	1 850,65 
	2 019,80 

	
	Перемычка балочная:

	403-2233
	      с четвертью 2ПГ44-31 /бетон В15 (М200), объем 0,359 м3, расход ар-ры 51,81 кг/ (серия 1.038.1-1 вып.3)xe "Перемычка балочная::с четвертью 2ПГ44-31 /бетон В15 (М200), объем 0,359 м3, расход ар-ры 51,81 кг/ (серия 1.038.1-1 вып.3), 403-2233"
	шт.
	783,73 
	831,78 

	403-2245
	      с четвертью 8ПГ60-40 /бетон В15 (М200), объем 1,167 м3, расход ар-ры 149,44 кг/ (серия 1.038.1-1 вып.3)xe "Перемычка балочная::с четвертью 8ПГ60-40 /бетон В15 (М200), объем 1,167 м3, расход ар-ры 149,44 кг/ (серия 1.038.1-1 вып.3), 403-2245"
	шт.
	2 463,94 
	2 615,00 

	403-0487
	Перемычки железобетонные брусковыеxe "Перемычки железобетонные брусковые, 403-0487"
	м3
	1 949,30 
	2 127,47 

	403-0488
	Перемычки железобетонные плитныеxe "Перемычки железобетонные плитные, 403-0488"
	м3
	3 097,20 
	3 344,91 

	403-5031
	Перемычки железобетонные фасадныеxe "Перемычки железобетонные фасадные, 403-5031"
	м3
	2 144,69 
	2 316,43 

	
	Перемычка плитная:

	403-0489
	      объемом до 0,5 м3 из бетона В 15 (М200) с расходом арматуры 30 кг/м3xe "Перемычка плитная::объемом до 0,5 м3 из бетона В 15 (М200) с расходом арматуры 30 кг/м3, 403-0489"
	м3
	2 724,33 
	2 942,21 

	403-0490
	      объемом более 0,5 м3 из бетона В 15 (М200) с расходом арматуры 40кг/м3xe "Перемычка плитная::объемом более 0,5 м3 из бетона В 15 (М200) с расходом арматуры 40кг/м3, 403-0490"
	м3
	2 905,00 
	3 137,62 

	403-3121
	      2ПП21-6 /бетон В15 (М200), объем 0,11 м3, расход ар-ры 2,91 кг/ (серия 1.038.1-1 вып.2)xe "Перемычка плитная::2ПП21-6 /бетон В15 (М200), объем 0,11 м3, расход ар-ры 2,91 кг/ (серия 1.038.1-1 вып.2), 403-3121"
	шт.
	235,59 
	254,72 

	403-3122
	      2ПП25-8-п /бетон В15 (М200), объем 0,131 м3, расход ар-ры 4,89 кг/ (серия 1.038.1-1 вып.2)xe "Перемычка плитная::2ПП25-8-п /бетон В15 (М200), объем 0,131 м3, расход ар-ры 4,89 кг/ (серия 1.038.1-1 вып.2), 403-3122"
	шт.
	273,78 
	296,01 

	403-3127
	      3ПП18-71 /бетон В15 (М200), объем 0,151 м3, расход ар-ры 9,56 кг/ (серия 1.038.1-1 вып.2)xe "Перемычка плитная::3ПП18-71 /бетон В15 (М200), объем 0,151 м3, расход ар-ры 9,56 кг/ (серия 1.038.1-1 вып.2), 403-3127"
	шт.
	299,39 
	323,70 

	403-3128
	      3ПП21-71 /бетон В15 (М200), объем 0,173 м3, расход ар-ры 13,82 кг/ (серия 1.038.1-1 вып.2)xe "Перемычка плитная::3ПП21-71 /бетон В15 (М200), объем 0,173 м3, расход ар-ры 13,82 кг/ (серия 1.038.1-1 вып.2), 403-3128"
	шт.
	379,00 
	409,77 

	403-0491
	      7ПП12-3 /бетон В15 (М200), объем 0,040 м3, расход ар-ры 1,08 кг / (серия1.038.1-1 вып. 5)xe "Перемычка плитная::7ПП12-3 /бетон В15 (М200), объем 0,040 м3, расход ар-ры 1,08 кг / (серия1.038.1-1 вып. 5), 403-0491"
	шт.
	74,12 
	80,05 

	403-0492
	      7ПП14-4 /бетон В15 (М200), объем 0,049 м3, расход ар-ры 1,27 кг / (серия1.038.1-1 вып. 5)xe "Перемычка плитная::7ПП14-4 /бетон В15 (М200), объем 0,049 м3, расход ар-ры 1,27 кг / (серия1.038.1-1 вып. 5), 403-0492"
	шт.
	90,80 
	98,07 

	403-3132
	      8ПП14-71 /бетон В15 (М200), объем 0,103 м3, расход ар-ры 6,32 кг/ (серия 1.038.1-1 вып.5)xe "Перемычка плитная::8ПП14-71 /бетон В15 (М200), объем 0,103 м3, расход ар-ры 6,32 кг/ (серия 1.038.1-1 вып.5), 403-3132"
	шт.
	190,86 
	206,14 

	403-3133
	      8ПП18-71 /бетон В15 (М200), объем 0,131 м3, расход ар-ры 12,59 кг/ (серия 1.038.1-1 вып.5)xe "Перемычка плитная::8ПП18-71 /бетон В15 (М200), объем 0,131 м3, расход ар-ры 12,59 кг/ (серия 1.038.1-1 вып.5), 403-3133"
	шт.
	246,97 
	266,72 

	403-0493
	      8ПП21-6 /бетон В15 (М200), объем 0,149 м3, расход ар-ры 4,04 кг / (серия1.038.1-1 вып. 5)xe "Перемычка плитная::8ПП21-6 /бетон В15 (М200), объем 0,149 м3, расход ар-ры 4,04 кг / (серия1.038.1-1 вып. 5), 403-0493"
	шт.
	276,10 
	298,19 

	403-3134
	      8ПП21-71 /бетон В15 (М200), объем 0,149 м3, расход ар-ры 19,99 кг/ (серия 1.038.1-1 вып.5)xe "Перемычка плитная::8ПП21-71 /бетон В15 (М200), объем 0,149 м3, расход ар-ры 19,99 кг/ (серия 1.038.1-1 вып.5), 403-3134"
	шт.
	246,72 
	266,45 

	403-0494
	      8ПП27-71 /бетон В15 (М200), объем 0,196 м3, расход ар-ры 61,82 кг / (серия1.038.1-1 вып. 5)xe "Перемычка плитная::8ПП27-71 /бетон В15 (М200), объем 0,196 м3, расход ар-ры 61,82 кг / (серия1.038.1-1 вып. 5), 403-0494"
	шт.
	363,19 
	392,24 

	403-3135
	      8ПП30-10 /бетон В15 (М200), объем 0,215 м3, расход ар-ры 9,83 кг/ (серия 1.038.1-1 вып.5)xe "Перемычка плитная::8ПП30-10 /бетон В15 (М200), объем 0,215 м3, расход ар-ры 9,83 кг/ (серия 1.038.1-1 вып.5), 403-3135"
	шт.
	621,15 
	671,59 

	403-0495
	      9ПП12-4 /бетон В15 (М200), объем 0,053 м3, расход ар-ры 1,34 кг / (серия1.038.1-1 вып. 5)xe "Перемычка плитная::9ПП12-4 /бетон В15 (М200), объем 0,053 м3, расход ар-ры 1,34 кг / (серия1.038.1-1 вып. 5), 403-0495"
	шт.
	87,24 
	94,32 

	403-0496
	      9ПП14-5 /бетон В15 (М200), объем 0,065 м3, расход ар-ры 1,57 кг / (серия1.038.1-1 вып. 5)xe "Перемычка плитная::9ПП14-5 /бетон В15 (М200), объем 0,065 м3, расход ар-ры 1,57 кг / (серия1.038.1-1 вып. 5), 403-0496"
	шт.
	107,07 
	115,76 

	403-0497
	      9ПП17-6 /бетон В15 (М200), объем 0,077 м3, расход ар-ры 2,71 кг / (серия1.038.1-1 вып. 5)xe "Перемычка плитная::9ПП17-6 /бетон В15 (М200), объем 0,077 м3, расход ар-ры 2,71 кг / (серия1.038.1-1 вып. 5), 403-0497"
	шт.
	128,88 
	139,34 

	403-0498
	      10ПП23-10 /бетон В15 (М200), объем 0,226 м3, расход ар-ры 6,76 кг / (серия1.038.1-1 вып. 5)xe "Перемычка плитная::10ПП23-10 /бетон В15 (М200), объем 0,226 м3, расход ар-ры 6,76 кг / (серия1.038.1-1 вып. 5), 403-0498"
	шт.
	376,72 
	407,31 

	403-0499
	      1ПП12-3 /бетон В15 (М200), объем 0,029 м3, расход ар-ры 0,71 кг / (серия1.038.1-1вып. 2)xe "Перемычка плитная::1ПП12-3 /бетон В15 (М200), объем 0,029 м3, расход ар-ры 0,71 кг / (серия1.038.1-1вып. 2), 403-0499"
	шт.
	47,58 
	51,44 

	403-0500
	      2ПП14-4 /бетон В15 (М200), объем 0,076 м3, расход ар-ры 1,43 кг / (серия1.038.1-1вып. 2)xe "Перемычка плитная::2ПП14-4 /бетон В15 (М200), объем 0,076 м3, расход ар-ры 1,43 кг / (серия1.038.1-1вып. 2), 403-0500"
	шт.
	122,93 
	132,92 

	403-8162
	      2ПП17-5 /бетон В15 (М200), объем 0,089 м3, расход ар-ры 1,80 кг / (серия1.038.1-1вып. 2)xe "Перемычка плитная::2ПП17-5 /бетон В15 (М200), объем 0,089 м3, расход ар-ры 1,80 кг / (серия1.038.1-1вып. 2), 403-8162"
	шт.
	142,75 
	154,35 

	403-8163
	      2ПП18-5 /бетон В15 (М200), объем 0,096 м3, расход ар-ры 2,23 кг / (серия1.038.1-1вып. 2)xe "Перемычка плитная::2ПП18-5 /бетон В15 (М200), объем 0,096 м3, расход ар-ры 2,23 кг / (серия1.038.1-1вып. 2), 403-8163"
	шт.
	156,64 
	169,36 

	403-8164
	      2ПП25-8 /бетон В15 (М200), объем 0,131 м3, расход ар-ры 4,63 кг / (серия1.038.1-1вып. 2)xe "Перемычка плитная::2ПП25-8 /бетон В15 (М200), объем 0,131 м3, расход ар-ры 4,63 кг / (серия1.038.1-1вып. 2), 403-8164"
	шт.
	220,08 
	237,95 

	403-8165
	      3ПП27-71 /бетон В15 (М200), объем 0,227 м3, расход ар-ры 35,82 кг / (серия1.038.1-1вып. 2)xe "Перемычка плитная::3ПП27-71 /бетон В15 (М200), объем 0,227 м3, расход ар-ры 35,82 кг / (серия1.038.1-1вып. 2), 403-8165"
	шт.
	519,49 
	561,67 

	403-8166
	      5ПП17-6 /бетон В15 (М200), объем 0,12 м3, расход ар-ры 2,25 кг / (серия1.038.1-1вып. 2)xe "Перемычка плитная::5ПП17-6 /бетон В15 (М200), объем 0,12 м3, расход ар-ры 2,25 кг / (серия1.038.1-1вып. 2), 403-8166"
	шт.
	192,32 
	207,94 

	403-8167
	      5ПП23-10 /бетон В15 (М200), объем 0,166 м3, расход ар-ры 5,68 кг / (серия1.038.1-1вып. 2)xe "Перемычка плитная::5ПП23-10 /бетон В15 (М200), объем 0,166 м3, расход ар-ры 5,68 кг / (серия1.038.1-1вып. 2), 403-8167"
	шт.
	277,59 
	300,14 

	403-0501
	Перемычка фасадная объемом до 0,5 м3 из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 20 кг/м3xe "Перемычка фасадная объемом до 0,5 м3 из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 20 кг/м3, 403-0501"
	м3
	1 853,00 
	2 001,20 

	Группа: Плиты днища

	403-6500
	Днища каналов теплотрасс железобетонныеxe "Днища каналов теплотрасс железобетонные, 403-6500"
	м3
	1 888,00 
	2 022,05 

	403-6200
	Плита днища железобетоннаяxe "Плита днища железобетонная, 403-6200"
	м3
	1 625,93 
	1 741,37 

	
	Плита днища:

	403-8241
	      ПН10 /бетон В15 (М200), объем 0,18 м3, расход ар-ры 15,14 кг / (серия 3.900.1-14)xe "Плита днища::ПН10 /бетон В15 (М200), объем 0,18 м3, расход ар-ры 15,14 кг / (серия 3.900.1-14), 403-8241"
	шт.
	399,00 
	454,86 

	403-8242
	      ПН15 /бетон В15 (М200), объем 0,38 м3, расход ар-ры 33,13 кг / (серия 3.900.1-14)xe "Плита днища::ПН15 /бетон В15 (М200), объем 0,38 м3, расход ар-ры 33,13 кг / (серия 3.900.1-14), 403-8242"
	шт.
	873,88 
	998,33 

	403-8243
	      ПН20 /бетон В15 (М200), объем 0,59 м3, расход ар-ры 79,44 кг / (серия 3.900.1-14)xe "Плита днища::ПН20 /бетон В15 (М200), объем 0,59 м3, расход ар-ры 79,44 кг / (серия 3.900.1-14), 403-8243"
	шт.
	1 398,60 
	1 594,40 

	403-0502
	      ПДУ 60.60.8-6 /бетон В15 (М200), объем 0,03 м3, расход ар-ры 1,1 кг / (серия 3.006.1-8)xe "Плита днища::ПДУ 60.60.8-6 /бетон В15 (М200), объем 0,03 м3, расход ар-ры 1,1 кг / (серия 3.006.1-8), 403-0502"
	шт.
	46,36 
	48,78 

	403-0503
	      ПДУ 80.90.10-6 /бетон В15 (М200), объем 0,07 м3, расход ар-ры 4,6 кг / (серия 3.006.1-8)xe "Плита днища::ПДУ 80.90.10-6 /бетон В15 (М200), объем 0,07 м3, расход ар-ры 4,6 кг / (серия 3.006.1-8), 403-0503"
	шт.
	121,15 
	127,45 

	403-0504
	      ПДУ 110.120.12-6 /бетон В15 (М200), объем 0,16 м3, расход ар-ры 12,9 кг / (серия 3.006.1-8)xe "Плита днища::ПДУ 110.120.12-6 /бетон В15 (М200), объем 0,16 м3, расход ар-ры 12,9 кг / (серия 3.006.1-8), 403-0504"
	шт.
	292,17 
	307,37 

	403-0505
	      ПДУ 140.150.12-6 /бетон В15 (М200), объем 0,24 м3, расход ар-ры 28,0 кг / (серия 3.006.1-8)xe "Плита днища::ПДУ 140.150.12-6 /бетон В15 (М200), объем 0,24 м3, расход ар-ры 28,0 кг / (серия 3.006.1-8), 403-0505"
	шт.
	474,90 
	499,59 

	403-0506
	      ПДУ 150.150.12-6 /бетон В15 (М200), объем 0,26 м3, расход ар-ры 34,2 кг / (серия 3.006.1-8)xe "Плита днища::ПДУ 150.150.12-6 /бетон В15 (М200), объем 0,26 м3, расход ар-ры 34,2 кг / (серия 3.006.1-8), 403-0506"
	шт.
	539,19 
	567,22 

	403-0507
	      ПДУ 170.180.14-6 /бетон В20 (М250), объем 0,41 м3, расход ар-ры 70,8 кг / (серия 3.006.1-8)xe "Плита днища::ПДУ 170.180.14-6 /бетон В20 (М250), объем 0,41 м3, расход ар-ры 70,8 кг / (серия 3.006.1-8), 403-0507"
	шт.
	971,65 
	1 022,17 

	403-0508
	      ПДУ 190.210.14-6 /бетон В15 (М200), объем 0,55 м3, расход ар-ры 92,8 кг / (серия 3.006.1-8)xe "Плита днища::ПДУ 190.210.14-6 /бетон В15 (М200), объем 0,55 м3, расход ар-ры 92,8 кг / (серия 3.006.1-8), 403-0508"
	шт.
	1 271,37 
	1 337,48 

	403-0509
	      ПДУ 220.210.14-6 /бетон В20 (М250), объем 0,63 м3, расход ар-ры 130,9 кг / (серия 3.006.1-8)xe "Плита днища::ПДУ 220.210.14-6 /бетон В20 (М250), объем 0,63 м3, расход ар-ры 130,9 кг / (серия 3.006.1-8), 403-0509"
	шт.
	1 634,39 
	1 719,37 

	403-0510
	      ПДУ 230.240.20-6 /бетон В20 (М250), объем 1,10 м3, расход ар-ры 101,60 кг / (серия 3.006.1-8)xe "Плита днища::ПДУ 230.240.20-6 /бетон В20 (М250), объем 1,10 м3, расход ар-ры 101,60 кг / (серия 3.006.1-8), 403-0510"
	шт.
	1 998,65 
	2 102,58 

	403-0511
	      ПДУ 230.240.20-6а /бетон В20 (М250), объем 1,10 м3, расход ар-ры 112,8 кг / (серия 3.006.1-8)xe "Плита днища::ПДУ 230.240.20-6а /бетон В20 (М250), объем 1,10 м3, расход ар-ры 112,8 кг / (серия 3.006.1-8), 403-0511"
	шт.
	2 070,26 
	2 177,90 

	403-0512
	      ПДУ 250.240.20-6 /бетон В15 (М200), объем 1,20 м3, расход ар-ры 134,9 кг / (серия 3.006.1-8)xe "Плита днища::ПДУ 250.240.20-6 /бетон В15 (М200), объем 1,20 м3, расход ар-ры 134,9 кг / (серия 3.006.1-8), 403-0512"
	шт.
	2 294,56 
	2 413,88 

	403-0513
	      ПДУ 250.240.20-6а /бетон В15 (М200), объем 1,20 м3, расход ар-ры 147,5 кг / (серия 3.006.1-8)xe "Плита днища::ПДУ 250.240.20-6а /бетон В15 (М200), объем 1,20 м3, расход ар-ры 147,5 кг / (серия 3.006.1-8), 403-0513"
	шт.
	2 375,11 
	2 498,62 

	403-0514
	      ПДУ 300.300.20-6 /бетон В15 (М200), объем 1,80 м3, расход ар-ры 289,1 кг / (серия 3.006.1-8)xe "Плита днища::ПДУ 300.300.20-6 /бетон В15 (М200), объем 1,80 м3, расход ар-ры 289,1 кг / (серия 3.006.1-8), 403-0514"
	шт.
	3 996,46 
	4 204,28 

	403-0515
	      ПДУ 300.300.20-6а /бетон В15 (М200), объем 1,80 м3, расход ар-ры 304,5 кг / (серия 3.006.1-8)xe "Плита днища::ПДУ 300.300.20-6а /бетон В15 (М200), объем 1,80 м3, расход ар-ры 304,5 кг / (серия 3.006.1-8), 403-0515"
	шт.
	4 094,92 
	4 307,86 

	403-0516
	      ПД 75.60.8-3 /бетон В15 (М200), объем 0,03 м3, расход ар-ры 1,2 кг / (серия 3.006.1-8)xe "Плита днища::ПД 75.60.8-3 /бетон В15 (М200), объем 0,03 м3, расход ар-ры 1,2 кг / (серия 3.006.1-8), 403-0516"
	шт.
	57,60 
	60,59 

	403-0517
	      ПД 300.90.10-3 /бетон В15 (М200), объем 0,26 м3, расход ар-ры 9,5 кг / (серия 3.006.1-8)xe "Плита днища::ПД 300.90.10-3 /бетон В15 (М200), объем 0,26 м3, расход ар-ры 9,5 кг / (серия 3.006.1-8), 403-0517"
	шт.
	355,79 
	374,29 

	403-0518
	      ПД 300.120.12-3 /бетон В15 (М200), объем 0,42 м3, расход ар-ры 14,2 кг / (серия 3.006.1-8)xe "Плита днища::ПД 300.120.12-3 /бетон В15 (М200), объем 0,42 м3, расход ар-ры 14,2 кг / (серия 3.006.1-8), 403-0518"
	шт.
	567,41 
	596,90 

	403-0519
	      ПД 300.150.12-3 /бетон В15 (М200), объем 0,53 м3, расход ар-ры 18,6 кг / (серия 3.006.1-8)xe "Плита днища::ПД 300.150.12-3 /бетон В15 (М200), объем 0,53 м3, расход ар-ры 18,6 кг / (серия 3.006.1-8), 403-0519"
	шт.
	720,37 
	757,83 

	403-0520
	      ПД 300.180.14-3 /бетон В15 (М200), объем 0,75 м3, расход ар-ры 25,9 кг / (серия 3.006.1-8)xe "Плита днища::ПД 300.180.14-3 /бетон В15 (М200), объем 0,75 м3, расход ар-ры 25,9 кг / (серия 3.006.1-8), 403-0520"
	шт.
	1 016,69 
	1 069,56 

	403-0521
	      ПД 300.210.14-3 /бетон В15 (М200), объем 0,87 м3, расход ар-ры 40,9 кг / (серия 3.006.1-8)xe "Плита днища::ПД 300.210.14-3 /бетон В15 (М200), объем 0,87 м3, расход ар-ры 40,9 кг / (серия 3.006.1-8), 403-0521"
	шт.
	1 248,77 
	1 313,70 

	403-0522
	      ПД 300.240.14-3 /бетон В15 (М200), объем 1,0 м3, расход ар-ры 46,0 кг / (серия 3.006.1-8)xe "Плита днища::ПД 300.240.14-3 /бетон В15 (М200), объем 1,0 м3, расход ар-ры 46,0 кг / (серия 3.006.1-8), 403-0522"
	шт.
	1 428,91 
	1 503,20 

	403-0523
	      ПД 300.300.16-3 /бетон В15 (М200), объем 1,43 м3, расход ар-ры 76,4 кг / (серия 3.006.1-8)xe "Плита днища::ПД 300.300.16-3 /бетон В15 (М200), объем 1,43 м3, расход ар-ры 76,4 кг / (серия 3.006.1-8), 403-0523"
	шт.
	2 027,42 
	2 132,85 

	403-0524
	      доборная ПД 75.90.10-3 /бетон В15 (М200), объем 0,07 м3, расход ар-ры 2,4 кг / (серия 3.006.1-8)xe "Плита днища::доборная ПД 75.90.10-3 /бетон В15 (М200), объем 0,07 м3, расход ар-ры 2,4 кг / (серия 3.006.1-8), 403-0524"
	шт.
	110,80 
	116,56 

	403-0525
	      доборная ПД 75.120.12-3 /бетон В15 (М200), объем 0,11 м3, расход ар-ры 4,1 кг / (серия 3.006.1-8)xe "Плита днища::доборная ПД 75.120.12-3 /бетон В15 (М200), объем 0,11 м3, расход ар-ры 4,1 кг / (серия 3.006.1-8), 403-0525"
	шт.
	187,73 
	197,49 

	403-0526
	      доборная ПД 75.150.12-3 /бетон В15 (М200), объем 0,13 м3, расход ар-ры 5,5 кг / (серия 3.006.1-8)xe "Плита днища::доборная ПД 75.150.12-3 /бетон В15 (М200), объем 0,13 м3, расход ар-ры 5,5 кг / (серия 3.006.1-8), 403-0526"
	шт.
	226,05 
	237,80 

	403-0527
	      доборная ПД 75.180.14-3 /бетон В15 (М200), объем 0,18 м3, расход ар-ры 7,8 кг / (серия 3.006.1-8)xe "Плита днища::доборная ПД 75.180.14-3 /бетон В15 (М200), объем 0,18 м3, расход ар-ры 7,8 кг / (серия 3.006.1-8), 403-0527"
	шт.
	314,18 
	330,51 

	403-0528
	      доборная ПД 75.210.14-3 /бетон В15 (М200), объем 0,22 м3, расход ар-ры 10,8 кг / (серия 3.006.1-8)xe "Плита днища::доборная ПД 75.210.14-3 /бетон В15 (М200), объем 0,22 м3, расход ар-ры 10,8 кг / (серия 3.006.1-8), 403-0528"
	шт.
	318,70 
	335,27 

	403-0529
	      доборная ПД 75.240.14-3 /бетон В15 (М200), объем 0,25 м3, расход ар-ры 12,0 кг / (серия 3.006.1-8)xe "Плита днища::доборная ПД 75.240.14-3 /бетон В15 (М200), объем 0,25 м3, расход ар-ры 12,0 кг / (серия 3.006.1-8), 403-0529"
	шт.
	360,41 
	379,16 

	403-0530
	      доборная ПД 75.300.16-3 /бетон В15 (М200), объем 0,35 м3, расход ар-ры 16,7 кг / (серия 3.006.1-8)xe "Плита днища::доборная ПД 75.300.16-3 /бетон В15 (М200), объем 0,35 м3, расход ар-ры 16,7 кг / (серия 3.006.1-8), 403-0530"
	шт.
	503,95 
	530,16 

	403-0531
	      камеры мусороудаления из бетона В 22,5 (М300) с расходом арматуры до 65 кг/м3xe "Плита днища::камеры мусороудаления из бетона В 22,5 (М300) с расходом арматуры до 65 кг/м3, 403-0531"
	м3
	2 058,65 
	2 165,69 

	
	Плиты днищ плоские из бетона В15 (М200), объемом:

	403-0532
	      до 0,5 м3, с расходом арматуры 60 кг/м3xe "Плиты днищ плоские из бетона В15 (М200), объемом::до 0,5 м3, с расходом арматуры 60 кг/м3, 403-0532"
	м3
	2 299,00 
	2 626,38 

	403-0533
	      от 0,5 до 1,0 м3, с расходом арматуры 60 кг/м3xe "Плиты днищ плоские из бетона В15 (М200), объемом::от 0,5 до 1,0 м3, с расходом арматуры 60 кг/м3, 403-0533"
	м3
	2 000,00 
	2 284,80 

	403-0534
	      более 1,0 м3, с расходом арматуры 60 кг/м3xe "Плиты днищ плоские из бетона В15 (М200), объемом::более 1,0 м3, с расходом арматуры 60 кг/м3, 403-0534"
	м3
	1 900,00 
	2 170,56 

	403-0535
	Плиты днищ ребристые или с пазами из бетона В22,5 (М300), с расходом арматуры до 50 кг/м3, объемом до 1,0 м3xe "Плиты днищ ребристые или с пазами из бетона В22,5 (М300), с расходом арматуры до 50 кг/м3, объемом до 1,0 м3, 403-0535"
	м3
	2 150,00 
	2 456,16 

	403-0536
	Плиты днищ ребристые или с пазами из бетона В22,5 (М300), с расходом арматуры до 45 кг/м3, объемом от 1,0 до 2,5 м3xe "Плиты днищ ребристые или с пазами из бетона В22,5 (М300), с расходом арматуры до 45 кг/м3, объемом от 1,0 до 2,5 м3, 403-0536"
	м3
	2 037,00 
	2 327,07 

	Группа: Плиты для полов

	403-0537
	Плиты железобетонные для половxe "Плиты железобетонные для полов, 403-0537"
	м3
	1 995,74 
	2 198,51 

	
	Плиты площадью до 1 м2 для полов гражданских и производственных зданий:

	403-0538
	      с ровной гладкой поверхностью на обычном (недекоративном) цементе при толщине 30 ммxe "Плиты площадью до 1 м2 для полов гражданских и производственных зданий::с ровной гладкой поверхностью на обычном (недекоративном) цементе при толщине 30 мм, 403-0538"
	м2
	49,63 
	52,14 

	403-0539
	      с ровной гладкой поверхностью на обычном (недекоративном) цементе при толщине 35 ммxe "Плиты площадью до 1 м2 для полов гражданских и производственных зданий::с ровной гладкой поверхностью на обычном (недекоративном) цементе при толщине 35 мм, 403-0539"
	м2
	57,91 
	60,84 

	403-0540
	      с ровной гладкой поверхностью на обычном (недекоративном) цементе при толщине 40 ммxe "Плиты площадью до 1 м2 для полов гражданских и производственных зданий::с ровной гладкой поверхностью на обычном (недекоративном) цементе при толщине 40 мм, 403-0540"
	м2
	66,18 
	69,53 

	403-0541
	      с мозаичной шлифованной поверхностью на обычном (недекоративном) цементе при толщине 30 ммxe "Плиты площадью до 1 м2 для полов гражданских и производственных зданий::с мозаичной шлифованной поверхностью на обычном (недекоративном) цементе при толщине 30 мм, 403-0541"
	м2
	60,31 
	63,36 

	403-0542
	      с мозаичной шлифованной поверхностью на обычном (недекоративном) цементе при толщине 35 ммxe "Плиты площадью до 1 м2 для полов гражданских и производственных зданий::с мозаичной шлифованной поверхностью на обычном (недекоративном) цементе при толщине 35 мм, 403-0542"
	м2
	70,36 
	73,92 

	403-0543
	      с мозаичной шлифованной поверхностью на обычном (недекоративном) цементе при толщине 40 ммxe "Плиты площадью до 1 м2 для полов гражданских и производственных зданий::с мозаичной шлифованной поверхностью на обычном (недекоративном) цементе при толщине 40 мм, 403-0543"
	м2
	80,41 
	84,48 

	403-0544
	      с мозаичной шлифованной поверхностью на обычном (недекоративном) цементе при толщине 50 ммxe "Плиты площадью до 1 м2 для полов гражданских и производственных зданий::с мозаичной шлифованной поверхностью на обычном (недекоративном) цементе при толщине 50 мм, 403-0544"
	м2
	100,51 
	105,60 

	Группа: Плиты для транспортного строительства

	403-0545
	Изделия железобетонные для городских пешеходных тоннелей и транспортных пересеченийxe "Изделия железобетонные для городских пешеходных тоннелей и транспортных пересечений, 403-0545"
	м3
	1 487,07 
	1 638,16 

	403-1300
	Плиты балластных корыт железобетонныеxe "Плиты балластных корыт железобетонные, 403-1300"
	м3
	2 475,11 
	2 726,58 

	403-0546
	Плиты балластных корыт ТУ 35-1594-84 из бетона В 25 (М350) с расходом арматуры 100 кг/м3xe "Плиты балластных корыт ТУ 35-1594-84 из бетона В 25 (М350) с расходом арматуры 100 кг/м3, 403-0546"
	м3
	2 398,10 
	2 641,75 

	403-6010
	Плиты железобетонные для покрытий автомобильных дорогxe "Плиты железобетонные для покрытий автомобильных дорог, 403-6010"
	м3
	1 378,00 
	1 515,80 

	403-6040
	Плиты железобетонные для покрытий автомобильных лесовозных дорогxe "Плиты железобетонные для покрытий автомобильных лесовозных дорог, 403-6040"
	м3
	1 501,95 
	1 654,55 

	403-0547
	Плиты железобетонные для покрытий трамвайных путейxe "Плиты железобетонные для покрытий трамвайных путей, 403-0547"
	м3
	1 902,51 
	2 095,80 

	403-0548
	Плиты железобетонные для сооружения перехода кабельных трасс под автодорогамиxe "Плиты железобетонные для сооружения перехода кабельных трасс под автодорогами, 403-0548"
	м3
	1 442,40 
	1 588,95 

	403-7000
	Плиты железобетонные покрытий аэродромовxe "Плиты железобетонные покрытий аэродромов, 403-7000"
	м3
	1 538,55 
	1 694,86 

	403-6100
	Плиты железобетонные покрытия территорий портовxe "Плиты железобетонные покрытия территорий портов, 403-6100"
	м3
	1 323,28 
	1 457,72 

	403-0549
	Плиты железобетонные проезжей частиxe "Плиты железобетонные проезжей части, 403-0549"
	м3
	2 134,96 
	2 351,88 

	403-0550
	Плиты железобетонные проезжей части сталежелезобетонных строений для мостов на автомобильных дорогахxe "Плиты железобетонные проезжей части сталежелезобетонных строений для мостов на автомобильных дорогах, 403-0550"
	м3
	2 506,30 
	2 760,94 

	403-2155
	Плиты безбалластного мостового полотна из бетона класса В30, W6, F300 с расходом арматуры 269,24 кг/м3xe "Плиты безбалластного мостового полотна из бетона класса В30, W6, F300 с расходом арматуры 269,24 кг/м3, 403-2155"
	м3
	4 604,93 
	4 819,62 

	
	Плиты дорожные:

	403-0551
	      1П60.38-30АIV /бетон В30 (М400), объем 3,14 м3, расход ар-ры 240,27 кг, постельная площадь 22,5 м2 / (ГОСТ 21924.1-84)xe "Плиты дорожные::1П60.38-30АIV /бетон В30 (М400), объем 3,14 м3, расход ар-ры 240,27 кг, постельная площадь 22,5 м2 / (ГОСТ 21924.1-84), 403-0551"
	шт.
	5 179,54 
	5 420,91 

	403-0552
	      1П60.35-30АIV /бетон В30 (М400), объем 2,93 м3, расход ар-ры 223,89 кг, постельная площадь 21,0 м2 / (ГОСТ 21924.1-84)xe "Плиты дорожные::1П60.35-30АIV /бетон В30 (М400), объем 2,93 м3, расход ар-ры 223,89 кг, постельная площадь 21,0 м2 / (ГОСТ 21924.1-84), 403-0552"
	шт.
	4 831,15 
	5 056,29 

	403-0553
	      2П60.35-30АIV /бетон В22,5 (М300), объем 2,93 м3, расход ар-ры 219,57 кг, постельная площадь 21,0 м2 / (ГОСТ 21924.1-84)xe "Плиты дорожные::2П60.35-30АIV /бетон В22,5 (М300), объем 2,93 м3, расход ар-ры 219,57 кг, постельная площадь 21,0 м2 / (ГОСТ 21924.1-84), 403-0553"
	шт.
	4 596,26 
	4 810,45 

	403-0554
	      1П60.30-30АIV /бетон В30 (М400), объем 2,51 м3, расход ар-ры 202,06 кг, постельная площадь 17,9 м2 / (ГОСТ 21924.1-84)xe "Плиты дорожные::1П60.30-30АIV /бетон В30 (М400), объем 2,51 м3, расход ар-ры 202,06 кг, постельная площадь 17,9 м2 / (ГОСТ 21924.1-84), 403-0554"
	шт.
	4 204,59 
	4 400,52 

	403-0555
	      2П60.30-30АIV /бетон В22,5 (М300), объем 2,51 м3, расход ар-ры 197,74 кг, постельная площадь 17,9 м2 / (ГОСТ 21924.1-84)xe "Плиты дорожные::2П60.30-30АIV /бетон В22,5 (М300), объем 2,51 м3, расход ар-ры 197,74 кг, постельная площадь 17,9 м2 / (ГОСТ 21924.1-84), 403-0555"
	шт.
	3 999,40 
	4 185,76 

	403-0556
	      1П60.19-30АIV /бетон В30 (М400), объем 1,56 м3, расход ар-ры 123,66 кг, постельная площадь 11,2 м2 / (ГОСТ 21924.1-84)xe "Плиты дорожные::1П60.19-30АIV /бетон В30 (М400), объем 1,56 м3, расход ар-ры 123,66 кг, постельная площадь 11,2 м2 / (ГОСТ 21924.1-84), 403-0556"
	шт.
	2 600,85 
	2 722,05 

	403-0557
	      1П60.18-30АIV /бетон В30 (М400), объем 1,46 м3, расход ар-ры 120,76 кг, постельная площадь 10,4 м2 / (ГОСТ 21924.1-84)xe "Плиты дорожные::1П60.18-30АIV /бетон В30 (М400), объем 1,46 м3, расход ар-ры 120,76 кг, постельная площадь 10,4 м2 / (ГОСТ 21924.1-84), 403-0557"
	шт.
	2 466,43 
	2 581,38 

	403-0558
	      2П60.18-30АIV /бетон В22,5 (М300), объем 1,46 м3, расход ар-ры 117,88 кг, постельная площадь 10,4 м2 / (ГОСТ 21924.1-84)xe "Плиты дорожные::2П60.18-30АIV /бетон В22,5 (М300), объем 1,46 м3, расход ар-ры 117,88 кг, постельная площадь 10,4 м2 / (ГОСТ 21924.1-84), 403-0558"
	шт.
	2 344,72 
	2 453,98 

	403-0559
	      1ПБ60.18-30АIV /бетон В30 (М400), объем 1,79 м3, расход ар-ры 119,68 кг, постельная площадь 10,4 м2 / (ГОСТ 21924.1-84)xe "Плиты дорожные::1ПБ60.18-30АIV /бетон В30 (М400), объем 1,79 м3, расход ар-ры 119,68 кг, постельная площадь 10,4 м2 / (ГОСТ 21924.1-84), 403-0559"
	шт.
	2 841,56 
	2 973,98 

	403-0560
	      1ПББ 55.20-30АIV /бетон В30 (М400), объем 1,76 м3, расход ар-ры 118,13 кг, постельная площадь 11,8 м2 / (ГОСТ 21924.1-84)xe "Плиты дорожные::1ПББ 55.20-30АIV /бетон В30 (М400), объем 1,76 м3, расход ар-ры 118,13 кг, постельная площадь 11,8 м2 / (ГОСТ 21924.1-84), 403-0560"
	шт.
	2 796,86 
	2 927,20 

	403-0561
	      1ПТ 55-30АIV /бетон В30 (М400), объем 1,34 м3, расход ар-ры 119,01 кг, постельная площадь 9,60 м2 / (ГОСТ 21924.1-84)xe "Плиты дорожные::1ПТ 55-30АIV /бетон В30 (М400), объем 1,34 м3, расход ар-ры 119,01 кг, постельная площадь 9,60 м2 / (ГОСТ 21924.1-84), 403-0561"
	шт.
	2 316,25 
	2 424,19 

	403-0562
	      2ПТ 55-30АIV /бетон В22,5 (М300), объем 1,34 м3, расход ар-ры 119,01 кг, постельная площадь 9,60 м2 / (ГОСТ 21924.1-84)xe "Плиты дорожные::2ПТ 55-30АIV /бетон В22,5 (М300), объем 1,34 м3, расход ар-ры 119,01 кг, постельная площадь 9,60 м2 / (ГОСТ 21924.1-84), 403-0562"
	шт.
	2 221,52 
	2 325,05 

	403-0563
	      1П35.28-30АIV /бетон В30 (М400), объем 1,63 м3, расход ар-ры 113,92 кг, постельная площадь 9,60 м2 / (ГОСТ 21924.2-84)xe "Плиты дорожные::1П35.28-30АIV /бетон В30 (М400), объем 1,63 м3, расход ар-ры 113,92 кг, постельная площадь 9,60 м2 / (ГОСТ 21924.2-84), 403-0563"
	шт.
	2 619,30 
	2 741,36 

	403-0564
	      2П35.28-30 АIV /бетон В22,5 (М300), объем 1,63 м3, расход ар-ры 113,92 кг, постельная площадь 9,60 м2 / (ГОСТ 21924.2-84)xe "Плиты дорожные::2П35.28-30 АIV /бетон В22,5 (М300), объем 1,63 м3, расход ар-ры 113,92 кг, постельная площадь 9,60 м2 / (ГОСТ 21924.2-84), 403-0564"
	шт.
	2 504,08 
	2 620,78 

	403-0565
	      1П35.18-30 АIV /бетон В30 (М400), объем 0,88 м3, расход ар-ры 66,26 кг, постельная площадь 5,2 м2 / (ГОСТ 21924.2-84)xe "Плиты дорожные::1П35.18-30 АIV /бетон В30 (М400), объем 0,88 м3, расход ар-ры 66,26 кг, постельная площадь 5,2 м2 / (ГОСТ 21924.2-84), 403-0565"
	шт.
	1 444,67 
	1 512,00 

	403-0566
	      2П35.18-30 АIV /бетон В22,5 (М300), объем 0,88 м3, расход ар-ры 48,46 кг, постельная площадь 5,20 м2 / (ГОСТ 21924.2-84)xe "Плиты дорожные::2П35.18-30 АIV /бетон В22,5 (М300), объем 0,88 м3, расход ар-ры 48,46 кг, постельная площадь 5,20 м2 / (ГОСТ 21924.2-84), 403-0566"
	шт.
	1 268,07 
	1 327,16 

	403-5553
	      2П30.18.30 /бетон В22,5 (М300), объем 0,88 м3, расход ар-ры 46,48 кг/ (ГОСТ 21924.2-84)xe "Плиты дорожные::2П30.18.30 /бетон В22,5 (М300), объем 0,88 м3, расход ар-ры 46,48 кг/ (ГОСТ 21924.2-84), 403-5553"
	шт.
	1 218,83 
	1 340,72 

	403-5551
	      1П30.18.10 /бетон В30 (М400), объем 0,88 м3, расход ар-ры 46,48 кг/ (ГОСТ 21924.2-84)xe "Плиты дорожные::1П30.18.10 /бетон В30 (М400), объем 0,88 м3, расход ар-ры 46,48 кг/ (ГОСТ 21924.2-84), 403-5551"
	шт.
	1 472,93 
	1 622,58 

	403-5552
	      2П30.18-10 /бетон В22,5 (М300), объем 0,88 м3, расход ар-ры 37,24 кг/ (ГОСТ 21924.0-3-84)xe "Плиты дорожные::2П30.18-10 /бетон В22,5 (М300), объем 0,88 м3, расход ар-ры 37,24 кг/ (ГОСТ 21924.0-3-84), 403-5552"
	шт.
	1 436,10 
	1 582,01 

	403-0567
	      1ПББ35.20-30 АIV /бетон В30 (М400), объем 1,35 м3, расход ар-ры 100,43 кг, постельная площадь 7,80 м2 / (ГОСТ 21924.2-84)xe "Плиты дорожные::1ПББ35.20-30 АIV /бетон В30 (М400), объем 1,35 м3, расход ар-ры 100,43 кг, постельная площадь 7,80 м2 / (ГОСТ 21924.2-84), 403-0567"
	шт.
	2 208,43 
	2 311,33 

	403-0568
	      1ПТ35-30 АIV /бетон В30 (М400), объем 1,03 м3, расход ар-ры 79,75 кг, постельная площадь 6,10 м2 / (ГОСТ 21924.2-84)xe "Плиты дорожные::1ПТ35-30 АIV /бетон В30 (М400), объем 1,03 м3, расход ар-ры 79,75 кг, постельная площадь 6,10 м2 / (ГОСТ 21924.2-84), 403-0568"
	шт.
	1 705,03 
	1 784,49 

	403-0569
	      2ПТ35-30 АIV /бетон В22,5 (М300), объем 1,03 м3, расход ар-ры 79,75 кг, постельная площадь 6,1 м2 / (ГОСТ 21924.2-84)xe "Плиты дорожные::2ПТ35-30 АIV /бетон В22,5 (М300), объем 1,03 м3, расход ар-ры 79,75 кг, постельная площадь 6,1 м2 / (ГОСТ 21924.2-84), 403-0569"
	шт.
	1 632,22 
	1 708,29 

	403-0570
	      1П18.18-30 АIV /бетон В30 (М400), объем 0,48 м3, расход ар-ры 46,94 кг, постельная площадь 3,0 м2 / (ГОСТ 21924.2-84)xe "Плиты дорожные::1П18.18-30 АIV /бетон В30 (М400), объем 0,48 м3, расход ар-ры 46,94 кг, постельная площадь 3,0 м2 / (ГОСТ 21924.2-84), 403-0570"
	шт.
	997,10 
	1 043,56 

	403-0571
	      2П18.18-30 АIV /бетон В22,5 (М300), объем 0,48 м3, расход ар-ры 33,80 кг, постельная площадь 3,0 м2 / (ГОСТ 21924.2-84)xe "Плиты дорожные::2П18.18-30 АIV /бетон В22,5 (М300), объем 0,48 м3, расход ар-ры 33,80 кг, постельная площадь 3,0 м2 / (ГОСТ 21924.2-84), 403-0571"
	шт.
	878,73 
	919,68 

	403-0572
	      1П18.15-30 АIV /бетон В30 (М400), объем 0,41 м3, расход ар-ры 35,12 кг, постельная площадь 2,6 м2 / (ГОСТ 21924.2-84)xe "Плиты дорожные::1П18.15-30 АIV /бетон В30 (М400), объем 0,41 м3, расход ар-ры 35,12 кг, постельная площадь 2,6 м2 / (ГОСТ 21924.2-84), 403-0572"
	шт.
	819,72 
	857,92 

	403-0573
	      2П18.15-30 АIV /бетон В22,5 (М300), объем 0,41 м3, расход ар-ры 24,88 кг, постельная площадь 2,60 м2 / (ГОСТ 21924.2-84)xe "Плиты дорожные::2П18.15-30 АIV /бетон В22,5 (М300), объем 0,41 м3, расход ар-ры 24,88 кг, постельная площадь 2,60 м2 / (ГОСТ 21924.2-84), 403-0573"
	шт.
	724,93 
	758,72 

	403-0574
	      1ПШ13-30 АIV /бетон В30 (М400), объем 0,72 м3, расход ар-ры 25,22 кг, постельная площадь 4,00 м2 / (ГОСТ 21924.2-84)xe "Плиты дорожные::1ПШ13-30 АIV /бетон В30 (М400), объем 0,72 м3, расход ар-ры 25,22 кг, постельная площадь 4,00 м2 / (ГОСТ 21924.2-84), 403-0574"
	шт.
	1 205,25 
	1 261,41 

	403-0575
	      1ПШД13-30 АIV /бетон В30 (М400), объем 0,76 м3, расход ар-ры 25,22 кг, постельная площадь 4,00 м2 / (ГОСТ 21924.2-84)xe "Плиты дорожные::1ПШД13-30 АIV /бетон В30 (М400), объем 0,76 м3, расход ар-ры 25,22 кг, постельная площадь 4,00 м2 / (ГОСТ 21924.2-84), 403-0575"
	шт.
	1 263,20 
	1 322,06 

	403-0576
	      1ПШП13-30 АIV /бетон В30 (М400), объем 0,77 м3, расход ар-ры 25,22 кг, постельная площадь 4,00 м2 / (ГОСТ 21924.2-84)xe "Плиты дорожные::1ПШП13-30 АIV /бетон В30 (М400), объем 0,77 м3, расход ар-ры 25,22 кг, постельная площадь 4,00 м2 / (ГОСТ 21924.2-84), 403-0576"
	шт.
	1 277,70 
	1 337,24 

	403-0577
	      1ПШ12-30АIV /бетон В30 (М400), объем 0,63 м3, расход ар-ры 24,02 кг, постельная площадь 3,50 м2 / (ГОСТ 21924.2-84)xe "Плиты дорожные::1ПШ12-30АIV /бетон В30 (М400), объем 0,63 м3, расход ар-ры 24,02 кг, постельная площадь 3,50 м2 / (ГОСТ 21924.2-84), 403-0577"
	шт.
	1 067,14 
	1 116,87 

	403-0578
	      1ПШД12-30 АIV /бетон В30 (М400), объем 0,66 м3, расход ар-ры 24,02 кг, постельная площадь 3,50 м2 / (ГОСТ 21924.2-84)xe "Плиты дорожные::1ПШД12-30 АIV /бетон В30 (М400), объем 0,66 м3, расход ар-ры 24,02 кг, постельная площадь 3,50 м2 / (ГОСТ 21924.2-84), 403-0578"
	шт.
	1 110,61 
	1 162,35 

	403-0579
	      1ПШП12-30 АIV /бетон В30 (М400), объем 0,67 м3, расход ар-ры 24,02 кг, постельная площадь 3,50 м2 / (ГОСТ 21924.2-84)xe "Плиты дорожные::1ПШП12-30 АIV /бетон В30 (М400), объем 0,67 м3, расход ар-ры 24,02 кг, постельная площадь 3,50 м2 / (ГОСТ 21924.2-84), 403-0579"
	шт.
	1 125,10 
	1 177,52 

	403-0580
	      1ДШП13-30 АIV /бетон В30 (М400), объем 0,36 м3, расход ар-ры 16,25 кг, постельная площадь 2,00 м2 / (ГОСТ 21924.2-84)xe "Плиты дорожные::1ДШП13-30 АIV /бетон В30 (М400), объем 0,36 м3, расход ар-ры 16,25 кг, постельная площадь 2,00 м2 / (ГОСТ 21924.2-84), 403-0580"
	шт.
	626,01 
	655,19 

	403-0581
	      1ДШП12-30АIV /бетон В30 (М400), объем 0,31 м3, расход ар-ры 15,48 кг, постельная площадь 1,70 м2 / (ГОСТ 21924.2-84)xe "Плиты дорожные::1ДШП12-30АIV /бетон В30 (М400), объем 0,31 м3, расход ар-ры 15,48 кг, постельная площадь 1,70 м2 / (ГОСТ 21924.2-84), 403-0581"
	шт.
	548,63 
	574,19 

	403-0582
	      1ППШ13-30 АIV /бетон В30 (М400), объем 0,36 м3, расход ар-ры 16,60 кг, постельная площадь 2,00 м2 / (ГОСТ 21924.2-84)xe "Плиты дорожные::1ППШ13-30 АIV /бетон В30 (М400), объем 0,36 м3, расход ар-ры 16,60 кг, постельная площадь 2,00 м2 / (ГОСТ 21924.2-84), 403-0582"
	шт.
	628,26 
	657,54 

	403-0583
	      1ППШ12-30 АIV /бетон В30 (М400), объем 1,70 м3, расход ар-ры 15,88 кг, постельная площадь 1,70 м2 / (ГОСТ 21924.2-84)xe "Плиты дорожные::1ППШ12-30 АIV /бетон В30 (М400), объем 1,70 м3, расход ар-ры 15,88 кг, постельная площадь 1,70 м2 / (ГОСТ 21924.2-84), 403-0583"
	шт.
	550,88 
	576,56 

	403-8245
	      ПД6 /бетон В20 (М250), объем 0,85 м3, расход ар-ры 99,30 кг / (серия 3.900.1-14)xe "Плиты дорожные::ПД6 /бетон В20 (М250), объем 0,85 м3, расход ар-ры 99,30 кг / (серия 3.900.1-14), 403-8245"
	шт.
	1 171,36 
	1 225,95 

	403-8246
	      ПД10 /бетон В20 (М250), объем 0,99 м3, расход ар-ры 108,45 кг / (серия 3.900.1-14)xe "Плиты дорожные::ПД10 /бетон В20 (М250), объем 0,99 м3, расход ар-ры 108,45 кг / (серия 3.900.1-14), 403-8246"
	шт.
	1 317,99 
	1 379,40 

	403-8367
	      ПД 1,2-3 /бетон В22,5 (М300), объем 0,54 м3, расход ар-ры 23,4 кг/ (серия 3.503-17 вып.1)xe "Плиты дорожные::ПД 1,2-3 /бетон В22,5 (М300), объем 0,54 м3, расход ар-ры 23,4 кг/ (серия 3.503-17 вып.1), 403-8367"
	шт.
	770,32 
	806,24 

	403-8368
	      ПД 2-6 /бетон В15 (М200), объем 0,8 м3, расход ар-ры 84,99 кг/ (серия 3.503-17 вып.1)xe "Плиты дорожные::ПД 2-6 /бетон В15 (М200), объем 0,8 м3, расход ар-ры 84,99 кг/ (серия 3.503-17 вып.1), 403-8368"
	шт.
	1 276,90 
	1 406,63 

	403-5600
	      ПДЭ 3х1,2х0,14 /бетон В20 (М250), объем 0,5 м3, расход ар-ры 29,66 кг/ (разработка ЦНИИПромзданий и НИИЖБ)xe "Плиты дорожные::ПДЭ 3х1,2х0,14 /бетон В20 (М250), объем 0,5 м3, расход ар-ры 29,66 кг/ (разработка ЦНИИПромзданий и НИИЖБ), 403-5600"
	шт.
	782,47 
	861,97 

	403-5601
	      ПДHЭ /бетон В30 (М400), объем 1,68 м3, расход ар-ры 116,02 кг/ (т.п. 503.0-42)xe "Плиты дорожные::ПДHЭ /бетон В30 (М400), объем 1,68 м3, расход ар-ры 116,02 кг/ (т.п. 503.0-42), 403-5601"
	шт.
	3 098,52 
	3 286,91 

	403-5602
	      ПДH, ПДО /бетон В25 (М350), объем 1,68 м3, расход ар-ры 112,52 кг/ (серия 3.503.1-91 вып.1)xe "Плиты дорожные::ПДH, ПДО /бетон В25 (М350), объем 1,68 м3, расход ар-ры 112,52 кг/ (серия 3.503.1-91 вып.1), 403-5602"
	шт.
	3 178,46 
	3 371,71 

	403-5603
	      ПДП-10 /бетон класса В22,5, объем 0,89 м3, расход арматуры 27,1 кг/xe "Плиты дорожные::ПДП-10 /бетон класса В22,5, объем 0,89 м3, расход арматуры 27,1 кг/, 403-5603"
	шт.
	2 478,31 
	2 593,85 

	403-5604
	      ПДПВ 29-12 /бетон В22,5(М300), объем 0,587м3, расход арматуры 45,90кг/ (ТУ 66-16-73-97)xe "Плиты дорожные::ПДПВ 29-12 /бетон В22,5(М300), объем 0,587м3, расход арматуры 45,90кг/ (ТУ 66-16-73-97), 403-5604"
	шт.
	1 627,32 
	1 703,19 

	403-5605
	      ПДПВ 24-12 /бетон В22,5(М300), объем 0,486м3, расход арматуры 37,1кг/ (ТУ 66-16-73-97)xe "Плиты дорожные::ПДПВ 24-12 /бетон В22,5(М300), объем 0,486м3, расход арматуры 37,1кг/ (ТУ 66-16-73-97), 403-5605"
	шт.
	1 341,13 
	1 403,65 

	
	Плиты покрытия для:

	403-0584
	      лесовозных дорог из бетона В22,5 (М300), длиной до 12 м, массой до 5 т (ГОСТ 21924.2-84)xe "Плиты покрытия для::лесовозных дорог из бетона В22,5 (М300), длиной до 12 м, массой до 5 т (ГОСТ 21924.2-84), 403-0584"
	м3
	1 604,83 
	1 767,88 

	403-5801
	      лесовозных дорог ПДС3-1 /бетон В22,5 (М300), объем 0,36 м3, расход ар-ры 33,42 кг/ (ОСТ 13-79-85)xe "Плиты покрытия для::лесовозных дорог ПДС3-1 /бетон В22,5 (М300), объем 0,36 м3, расход ар-ры 33,42 кг/ (ОСТ 13-79-85), 403-5801"
	шт.
	643,91 
	683,06 

	403-5802
	      лесовозных дорог ПДС3-2 /бетон В22,5 (М300), объем 0,44 м3, расход ар-ры 33,42 кг/ (ОСТ 13-79-85)xe "Плиты покрытия для::лесовозных дорог ПДС3-2 /бетон В22,5 (М300), объем 0,44 м3, расход ар-ры 33,42 кг/ (ОСТ 13-79-85), 403-5802"
	шт.
	725,30 
	769,40 

	403-0585
	      постоянных городских дорог из бетона В22,5 (М300), с расходом арматуры (напрягаемая АIV) 80 кг/м3, длиной более 3 м, по ГОСТ 21924.0-84; ГОСТ 21924.1-84; ГОСТ 21924.2-84xe "Плиты покрытия для::постоянных городских дорог из бетона В22,5 (М300), с расходом арматуры (напрягаемая АIV) 80 кг/м3, длиной более 3 м, по ГОСТ 21924.0-84\; ГОСТ 21924.1-84\; ГОСТ 21924.2-84, 403-0585"
	м3
	1 673,60 
	1 843,64 

	403-0586
	      постоянных городских дорог из бетона В30 (М400), с расходом арматуры (напрягаемая АIV) 60 кг/м3, длиной до 3 м, по ГОСТ 21924.0-84; ГОСТ 21924.1-84; ГОСТ 21924.2-84xe "Плиты покрытия для::постоянных городских дорог из бетона В30 (М400), с расходом арматуры (напрягаемая АIV) 60 кг/м3, длиной до 3 м, по ГОСТ 21924.0-84\; ГОСТ 21924.1-84\; ГОСТ 21924.2-84, 403-0586"
	м3
	1 701,95 
	1 874,87 

	403-0587
	      временных автомобильных дорог промышленных предприятий переездов, из бетона В22,5 (М300), с расходом арматуры, длиной более 3 м, по ГОСТ 21924.2-84xe "Плиты покрытия для::временных автомобильных дорог промышленных предприятий переездов, из бетона В22,5 (М300), с расходом арматуры, длиной более 3 м, по ГОСТ 21924.2-84, 403-0587"
	м3
	1 604,83 
	1 767,88 

	403-5820
	      аэродромов ПАГ-14АтV /бетон В25 (М350), объем 1,68 м3, расход ар-ры 147,57 кг/ (ГОСТ 25912.1-91)xe "Плиты покрытия для::аэродромов ПАГ-14АтV /бетон В25 (М350), объем 1,68 м3, расход ар-ры 147,57 кг/ (ГОСТ 25912.1-91), 403-5820"
	шт.
	3 195,27 
	3 389,54 

	403-0588
	Плиты проезжей части сталежелезобетонных строений для мостов на автомобильных дорогах из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 100 кг/м3xe "Плиты проезжей части сталежелезобетонных строений для мостов на автомобильных дорогах из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 100 кг/м3, 403-0588"
	м3
	2 291,62 
	2 524,45 

	403-6240
	Плиты сборные железобетонные для укладки рельсовых путейxe "Плиты сборные железобетонные для укладки рельсовых путей, 403-6240"
	м3
	3 323,81 
	3 661,50 

	403-0589
	Подготовительный слой балластных корыт из бетона В25 (М350) с расходом арматуры 100 кг/м3xe "Подготовительный слой балластных корыт из бетона В25 (М350) с расходом арматуры 100 кг/м3, 403-0589"
	м3
	971,65 
	1 070,37 

	Группа: Плиты козырьков

	403-0590
	Плиты козырьков железобетонныеxe "Плиты козырьков железобетонные, 403-0590"
	м3
	1 696,00 
	1 868,31 

	
	Плиты козырьков сплошные:

	403-0591
	      плоские из бетона В15 (М200) с расходом арматуры до 100 кг/м3xe "Плиты козырьков сплошные::плоские из бетона В15 (М200) с расходом арматуры до 100 кг/м3, 403-0591"
	м3
	1 696,00 
	1 831,68 

	403-5901
	      КВ18.16-Т /бетон В15 (М200), объем 0,3 м3, расход ар-ры 36,09 кг/ (серия 1.238-1 вып.2)xe "Плиты козырьков сплошные::КВ18.16-Т /бетон В15 (М200), объем 0,3 м3, расход ар-ры 36,09 кг/ (серия 1.238-1 вып.2), 403-5901"
	шт.
	636,10 
	700,73 

	403-0592
	      КВ18.19-6 /бетон В15 (М200), объем 0,35 м3, расход ар-ры 33,09 кг / (серия 1.238-1 вып.3)xe "Плиты козырьков сплошные::КВ18.19-6 /бетон В15 (М200), объем 0,35 м3, расход ар-ры 33,09 кг / (серия 1.238-1 вып.3), 403-0592"
	шт.
	606,82 
	638,44 

	403-0593
	      КВ18.19-13 /бетон В15 (М200), объем 0,35 м3, расход ар-ры 48,23 кг / (серия 1.238-1 вып.3)xe "Плиты козырьков сплошные::КВ18.19-13 /бетон В15 (М200), объем 0,35 м3, расход ар-ры 48,23 кг / (серия 1.238-1 вып.3), 403-0593"
	шт.
	703,60 
	740,27 

	403-5902
	      КВ18.22-Т /бетон В15 (М200), объем 0,42 м3, расход ар-ры 61,44 кг/ (серия 1.238-1 вып.2)xe "Плиты козырьков сплошные::КВ18.22-Т /бетон В15 (М200), объем 0,42 м3, расход ар-ры 61,44 кг/ (серия 1.238-1 вып.2), 403-5902"
	шт.
	738,00 
	812,98 

	403-5903
	      КВ18.25-2 /бетон В15 (М200), объем 0,6 м3, расход ар-ры 40,48 кг/ (серия 1.238-1 вып.2)xe "Плиты козырьков сплошные::КВ18.25-2 /бетон В15 (М200), объем 0,6 м3, расход ар-ры 40,48 кг/ (серия 1.238-1 вып.2), 403-5903"
	шт.
	968,09 
	1 066,45 

	403-0594
	      КВ24.19-6 /бетон В15 (М200), объем 0,47 м3, расход ар-ры 42,87 кг / (серия 1.238-1 вып.3)xe "Плиты козырьков сплошные::КВ24.19-6 /бетон В15 (М200), объем 0,47 м3, расход ар-ры 42,87 кг / (серия 1.238-1 вып.3), 403-0594"
	шт.
	804,86 
	846,79 

	403-0595
	      КВ24.19-13 /бетон В15 (М200), объем 0,47 м3, расход ар-ры 61,4 кг / (серия 1.238-1 вып.3)xe "Плиты козырьков сплошные::КВ24.19-13 /бетон В15 (М200), объем 0,47 м3, расход ар-ры 61,4 кг / (серия 1.238-1 вып.3), 403-0595"
	шт.
	923,31 
	971,43 

	403-0596
	      КВ30.19-6 /бетон В15 (М200), объем 0,59 м3, расход ар-ры 61,44 кг / (серия 1.238-1 вып.3)xe "Плиты козырьков сплошные::КВ30.19-6 /бетон В15 (М200), объем 0,59 м3, расход ар-ры 61,44 кг / (серия 1.238-1 вып.3), 403-0596"
	шт.
	1 059,11 
	1 114,28 

	403-0597
	      КВ30.19-13 /бетон В15 (М200), объем 0,59 м3, расход ар-ры 84,59 кг / (серия 1.238-1 вып.3)xe "Плиты козырьков сплошные::КВ30.19-13 /бетон В15 (М200), объем 0,59 м3, расход ар-ры 84,59 кг / (серия 1.238-1 вып.3), 403-0597"
	шт.
	1 207,09 
	1 269,98 

	
	Плиты козырьков с малым парапетом:

	403-0598
	      КВ18.19-6-1 /бетон В15 (М200), объем 0,5 м3, расход ар-ры 45,78 кг / (серия 1.238-1 вып.3)xe "Плиты козырьков с малым парапетом::КВ18.19-6-1 /бетон В15 (М200), объем 0,5 м3, расход ар-ры 45,78 кг / (серия 1.238-1 вып.3), 403-0598"
	шт.
	857,35 
	902,02 

	403-0599
	      КВ18.19-13-1 /бетон В15 (М200), объем 0,5 м3, расход ар-ры 64,31 кг / (серия 1.238-1 вып.3)xe "Плиты козырьков с малым парапетом::КВ18.19-13-1 /бетон В15 (М200), объем 0,5 м3, расход ар-ры 64,31 кг / (серия 1.238-1 вып.3), 403-0599"
	шт.
	975,80 
	1 026,64 

	403-0600
	      КВ24.19-6-1 /бетон В15 (М200), объем 0,62 м3, расход ар-ры 64,57 кг / (серия 1.238-1 вып.3)xe "Плиты козырьков с малым парапетом::КВ24.19-6-1 /бетон В15 (М200), объем 0,62 м3, расход ар-ры 64,57 кг / (серия 1.238-1 вып.3), 403-0600"
	шт.
	1 112,99 
	1 170,96 

	403-0601
	      КВ24.19-13-1 /бетон В15 (М200), объем 0,62 м3, расход ар-ры 87,72 кг / (серия 1.238-1 вып.3)xe "Плиты козырьков с малым парапетом::КВ24.19-13-1 /бетон В15 (М200), объем 0,62 м3, расход ар-ры 87,72 кг / (серия 1.238-1 вып.3), 403-0601"
	шт.
	1 260,99 
	1 326,68 

	
	Плиты козырьков с большим парапетом:

	403-0602
	      КВ30.19-6-2 /бетон В15 (М200), объем 0,91 м3, расход ар-ры 61,17 кг / (серия 1.238-1 вып.3)xe "Плиты козырьков с большим парапетом::КВ30.19-6-2 /бетон В15 (М200), объем 0,91 м3, расход ар-ры 61,17 кг / (серия 1.238-1 вып.3), 403-0602"
	шт.
	1 418,78 
	1 492,70 

	403-0603
	      КВ30.19-13-2 /бетон В15 (М200), объем 0,91 м3, расход ар-ры 70,51 кг / (серия 1.238-1 вып.3)xe "Плиты козырьков с большим парапетом::КВ30.19-13-2 /бетон В15 (М200), объем 0,91 м3, расход ар-ры 70,51 кг / (серия 1.238-1 вып.3), 403-0603"
	шт.
	1 478,49 
	1 555,52 

	Группа: Плиты лоджий и балконов

	
	Плита балконная:

	403-0604
	      (ГОСТ 25697-83), без гидроизоляции и покрытий пола, из бетона В15 (М200) с расходом арматуры до 70 кг/м2, приведенной толщиной 12 смxe "Плита балконная::(ГОСТ 25697-83), без гидроизоляции и покрытий пола, из бетона В15 (М200) с расходом арматуры до 70 кг/м2, приведенной толщиной 12 см, 403-0604"
	м2
	249,90 
	275,28 

	403-0605
	      с отверстием для люка, без гидроизоляции и покрытий пола, из бетона В15 (М200) с расходом арматуры до 13,2 кг/м2, приведенной толщиной 12 см (за вычетом вырезов и отверстий)xe "Плита балконная::с отверстием для люка, без гидроизоляции и покрытий пола, из бетона В15 (М200) с расходом арматуры до 13,2 кг/м2, приведенной толщиной 12 см (за вычетом вырезов и отверстий), 403-0605"
	м2
	252,00 
	277,60 

	403-0606
	      ПБК33.13-6а /бетон В15 (М200) объем 0,53 м3, расход ар-ры 36,48 кг / (серия 1.137-9 вып.1)xe "Плита балконная::ПБК33.13-6а /бетон В15 (М200) объем 0,53 м3, расход ар-ры 36,48 кг / (серия 1.137-9 вып.1), 403-0606"
	шт.
	1 166,48 
	1 283,13 

	403-0607
	      ПБК36.13-6а /бетон В15 (М200) объем 0,57 м3, расход ар-ры 47,09 кг / (серия 1.137-9 вып.1)xe "Плита балконная::ПБК36.13-6а /бетон В15 (М200) объем 0,57 м3, расход ар-ры 47,09 кг / (серия 1.137-9 вып.1), 403-0607"
	шт.
	1 347,38 
	1 482,12 

	403-0608
	      ПБК27.13-6а /бетон В15 (М200) объем 0,43 м3, расход ар-ры 30,99 кг / (серия 1.137-9 вып.1)xe "Плита балконная::ПБК27.13-6а /бетон В15 (М200) объем 0,43 м3, расход ар-ры 30,99 кг / (серия 1.137-9 вып.1), 403-0608"
	шт.
	1 007,01 
	1 107,71 

	403-0609
	Плиты железобетонные балконныеxe "Плиты железобетонные балконные, 403-0609"
	м3
	2 201,00 
	2 424,62 

	403-0610
	Плиты железобетонные лоджийxe "Плиты железобетонные лоджий, 403-0610"
	м3
	1 950,23 
	2 148,38 

	
	Плиты лоджий ребристые, без гидроизоляции и покрытий пола, нормативной нагрузкой (с учетом собственного веса):

	403-0611
	      920 кг/м2, пролетом 3 м и более, приведенной толщиной 13 см, массой до 5 тxe "Плиты лоджий ребристые, без гидроизоляции и покрытий пола, нормативной нагрузкой (с учетом собственного веса)::920 кг/м2, пролетом 3 м и более, приведенной толщиной 13 см, массой до 5 т, 403-0611"
	м2
	193,63 
	221,21 

	403-0612
	      910 кг/м2, пролетом 3м и более, приведенной толщиной 13 см с эвакуационными люками, массой до 5 т (** за вычетом проема)xe "Плиты лоджий ребристые, без гидроизоляции и покрытий пола, нормативной нагрузкой (с учетом собственного веса)::910 кг/м2, пролетом 3м и более, приведенной толщиной 13 см с эвакуационными люками, массой до 5 т (** за вычетом проема), 403-0612"
	м2
	208,68 
	238,39 

	
	Плиты лоджий сплошные, без гидроизоляции и покрытий пола, нормативной нагрузкой 1000 кг/м2, толщиной:

	403-0613
	      12 см, массой до 5 тxe "Плиты лоджий сплошные, без гидроизоляции и покрытий пола, нормативной нагрузкой 1000 кг/м2, толщиной::12 см, массой до 5 т, 403-0613"
	м2
	195,00 
	214,81 

	403-0614
	      14 см, массой от 5 до 15 тxe "Плиты лоджий сплошные, без гидроизоляции и покрытий пола, нормативной нагрузкой 1000 кг/м2, толщиной::14 см, массой от 5 до 15 т, 403-0614"
	м2
	207,37 
	228,44 

	403-0615
	      16 см, массой от 5 до 15 тxe "Плиты лоджий сплошные, без гидроизоляции и покрытий пола, нормативной нагрузкой 1000 кг/м2, толщиной::16 см, массой от 5 до 15 т, 403-0615"
	м2
	215,00 
	236,84 

	403-0616
	      20 см, массой от 5 до 15 тxe "Плиты лоджий сплошные, без гидроизоляции и покрытий пола, нормативной нагрузкой 1000 кг/м2, толщиной::20 см, массой от 5 до 15 т, 403-0616"
	м2
	242,30 
	266,91 

	
	Плиты лоджий:

	403-0617
	      ПР6-51-12Л /бетон В25 (М350), объем 0,79 м3, расход ар-ры 69,62 кг / (серия 86 раздел 10.1-3.3)xe "Плиты лоджий::ПР6-51-12Л /бетон В25 (М350), объем 0,79 м3, расход ар-ры 69,62 кг / (серия 86 раздел 10.1-3.3), 403-0617"
	шт.
	1 017,95 
	1 065,18 

	403-0618
	      ПР6-63-12Л /бетон В25 (М350), объем 0,96 м3, расход ар-ры 96,75 кг / (серия 86 раздел 10.1-3.3)xe "Плиты лоджий::ПР6-63-12Л /бетон В25 (М350), объем 0,96 м3, расход ар-ры 96,75 кг / (серия 86 раздел 10.1-3.3), 403-0618"
	шт.
	1 257,20 
	1 315,55 

	403-0619
	      ПР6-51-12ЛЛ /бетон В25 (М350), объем 0,76 м3, расход ар-ры 73,72 кг / (серия 86 раздел 10.1-3.3)xe "Плиты лоджий::ПР6-51-12ЛЛ /бетон В25 (М350), объем 0,76 м3, расход ар-ры 73,72 кг / (серия 86 раздел 10.1-3.3), 403-0619"
	шт.
	1 030,23 
	1 078,03 

	403-0620
	      ПР6-63-12ЛЛ /бетон В25 (М350), объем 0,94 м3, расход ар-ры 100,84 кг / (серия 86 раздел 10.1-3.3)xe "Плиты лоджий::ПР6-63-12ЛЛ /бетон В25 (М350), объем 0,94 м3, расход ар-ры 100,84 кг / (серия 86 раздел 10.1-3.3), 403-0620"
	шт.
	1 283,66 
	1 343,22 

	403-0621
	      ПР6-51-12ЛП /бетон В25 (М350), объем 0,76 м3, расход ар-ры 73,72 кг / (серия 86 раздел 10.1-3.3)xe "Плиты лоджий::ПР6-51-12ЛП /бетон В25 (М350), объем 0,76 м3, расход ар-ры 73,72 кг / (серия 86 раздел 10.1-3.3), 403-0621"
	шт.
	1 030,23 
	1 078,03 

	403-0622
	      ПР6-63-12ЛП /бетон В25 (М350), объем 0,94 м3, расход ар-ры 100,84 кг / (серия 86 раздел 10.1-3.3)xe "Плиты лоджий::ПР6-63-12ЛП /бетон В25 (М350), объем 0,94 м3, расход ар-ры 100,84 кг / (серия 86 раздел 10.1-3.3), 403-0622"
	шт.
	1 283,66 
	1 343,22 

	403-6201
	      ПЛП 63.12пр-АтV /бетон В22,5 (М300), объем 1,138 м3, расход ар-ры 112,98 кг/ (серия 1.137.1-8 вып.1)xe "Плиты лоджий::ПЛП 63.12пр-АтV /бетон В22,5 (М300), объем 1,138 м3, расход ар-ры 112,98 кг/ (серия 1.137.1-8 вып.1), 403-6201"
	шт.
	1 847,12 
	2 034,79 

	403-6202
	      ПЛП 63.12л-АтV /бетон В22,5 (М300), объем 1,138 м3, расход ар-ры 112,98 кг/ (серия 1.137.1-8 вып.1)xe "Плиты лоджий::ПЛП 63.12л-АтV /бетон В22,5 (М300), объем 1,138 м3, расход ар-ры 112,98 кг/ (серия 1.137.1-8 вып.1), 403-6202"
	шт.
	1 847,12 
	2 034,79 

	403-6230
	      ПБ-32-6 /бетон В15 (М200), объем 0,44 м3, расход ар-ры 51,33 кг/ (серия ИИ-03-02)xe "Плиты лоджий::ПБ-32-6 /бетон В15 (М200), объем 0,44 м3, расход ар-ры 51,33 кг/ (серия ИИ-03-02), 403-6230"
	шт.
	1 693,43 
	1 865,48 

	403-6000
	Плиты (экраны) железобетонные для ограждения балконов и лоджийxe "Плиты (экраны) железобетонные для ограждения балконов и лоджий, 403-6000"
	м3
	2 621,85 
	2 888,23 

	403-0623
	Плиты ограждения балконов и лоджий сплошные и с ребрами по контуру, из бетона В 22,5 (М300) с расходом арматуры 64 кг/м3 длиной до 3 мxe "Плиты ограждения балконов и лоджий сплошные и с ребрами по контуру, из бетона В 22,5 (М300) с расходом арматуры 64 кг/м3 длиной до 3 м, 403-0623"
	м3
	1 408,70 
	1 551,83 

	403-0624
	Плиты ограждения балконов и лоджий решетчатые, сплошные с рельефным упорядоченным рисунком глубиной до 30 мм, а также комбинированные (сплошные и решетчатые) из бетона В 22,5 (М300) с расходом арматуры 68 кг/м3, длиной до 3 мxe "Плиты ограждения балконов и лоджий решетчатые, сплошные с рельефным упорядоченным рисунком глубиной до 30 мм, а также комбинированные (сплошные и решетчатые) из бетона В 22,5 (М300) с расходом арматуры 68 кг/м3, длиной до 3 м, 403-0624"
	м3
	1 972,18 
	2 172,55 

	Группа: Плиты опорные и подкладные

	
	Опорные подушки:

	403-0625
	      ОП 1 /бетон В15 (М200), объем 0,004 м3, расход ар-ры 0,7 кг / (серия 3.006.1-8)xe "Опорные подушки::ОП 1 /бетон В15 (М200), объем 0,004 м3, расход ар-ры 0,7 кг / (серия 3.006.1-8), 403-0625"
	шт.
	26,44 
	29,08 

	403-0626
	      ОП 2 /бетон В15 (М200), объем 0,005 м3, расход ар-ры 0,7 кг / (серия 3.006.1-8)xe "Опорные подушки::ОП 2 /бетон В15 (М200), объем 0,005 м3, расход ар-ры 0,7 кг / (серия 3.006.1-8), 403-0626"
	шт.
	27,44 
	30,18 

	403-0627
	      ОП 3 /бетон В15 (М200), объем 0,015 м3, расход ар-ры 2,1 кг / (серия 3.006.1-8)xe "Опорные подушки::ОП 3 /бетон В15 (М200), объем 0,015 м3, расход ар-ры 2,1 кг / (серия 3.006.1-8), 403-0627"
	шт.
	82,78 
	91,06 

	403-0628
	      ОП 4 /бетон В15 (М200), объем 0,04 м3, расход ар-ры 3,4 кг / (серия 3.006.1-8)xe "Опорные подушки::ОП 4 /бетон В15 (М200), объем 0,04 м3, расход ар-ры 3,4 кг / (серия 3.006.1-8), 403-0628"
	шт.
	99,43 
	109,37 

	403-0629
	      ОП 5 /бетон В15 (М200), объем 0,05 м3, расход ар-ры 5,4 кг / (серия 3.006.1-8)xe "Опорные подушки::ОП 5 /бетон В15 (М200), объем 0,05 м3, расход ар-ры 5,4 кг / (серия 3.006.1-8), 403-0629"
	шт.
	121,97 
	131,88 

	403-0630
	      ОП 6 /бетон В15 (М200), объем 0,07 м3, расход ар-ры 10,0 кг / (серия 3.006.1-8)xe "Опорные подушки::ОП 6 /бетон В15 (М200), объем 0,07 м3, расход ар-ры 10,0 кг / (серия 3.006.1-8), 403-0630"
	шт.
	186,43 
	201,57 

	403-0631
	      ОП 7 /бетон В15 (М200), объем 0,09 м3, расход ар-ры 18,5 кг / (серия 3.006.1-8)xe "Опорные подушки::ОП 7 /бетон В15 (М200), объем 0,09 м3, расход ар-ры 18,5 кг / (серия 3.006.1-8), 403-0631"
	шт.
	275,95 
	298,36 

	403-0632
	      ОП 8 /бетон В15 (М200), объем 0,26 м3, расход ар-ры 18,3 кг / (серия 3.006.1-8)xe "Опорные подушки::ОП 8 /бетон В15 (М200), объем 0,26 м3, расход ар-ры 18,3 кг / (серия 3.006.1-8), 403-0632"
	шт.
	571,40 
	617,79 

	403-0633
	      ОП 9 /бетон В15 (М200), объем 0,45 м3, расход ар-ры 30,2 кг / (серия 3.006.1-8)xe "Опорные подушки::ОП 9 /бетон В15 (М200), объем 0,45 м3, расход ар-ры 30,2 кг / (серия 3.006.1-8), 403-0633"
	шт.
	979,50 
	1 059,04 

	
	Плиты опорные:

	403-9207
	      железобетонныеxe "Плиты опорные::железобетонные, 403-9207"
	шт.
	- 
	- 

	403-0634
	      для опирания прогонов, из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 70 кг/м3, объемом до 0,1 м3xe "Плиты опорные::для опирания прогонов, из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 70 кг/м3, объемом до 0,1 м3, 403-0634"
	м3
	2 324,00 
	2 512,71 

	403-8244
	      ПО10 /бетон В20 (М250), объем 0,32 м3, расход ар-ры 38,18 кг / (серия 3.900.1-14)xe "Плиты опорные::ПО10 /бетон В20 (М250), объем 0,32 м3, расход ар-ры 38,18 кг / (серия 3.900.1-14), 403-8244"
	шт.
	446,02 
	482,24 

	403-6035
	      ОП 4.4-Т /бетон В15 (М200), объем 0,02 м3, расход ар-ры 1,6 кг/ (серия 1.225-2 вып.11)xe "Плиты опорные::ОП 4.4-Т /бетон В15 (М200), объем 0,02 м3, расход ар-ры 1,6 кг/ (серия 1.225-2 вып.11), 403-6035"
	шт.
	35,29 
	36,94 

	403-6036
	      ОП 5.2-Т /бетон В15 (М200), объем 0,02 м3, расход ар-ры 1,48 кг/ (серия 1.225-2 вып.11)xe "Плиты опорные::ОП 5.2-Т /бетон В15 (М200), объем 0,02 м3, расход ар-ры 1,48 кг/ (серия 1.225-2 вып.11), 403-6036"
	шт.
	31,22 
	32,68 

	403-6037
	      ОП 5.4-Т /бетон В15 (М200), объем 0,027 м3, расход ар-ры 2 кг/ (серия 1.225-2 вып.11)xe "Плиты опорные::ОП 5.4-Т /бетон В15 (М200), объем 0,027 м3, расход ар-ры 2 кг/ (серия 1.225-2 вып.11), 403-6037"
	шт.
	49,92 
	52,25 

	403-6038
	      ОП 6.2-Т /бетон В15 (М200), объем 0,035 м3, расход ар-ры 1,84 кг/ (серия 1.225-2 вып.11)xe "Плиты опорные::ОП 6.2-Т /бетон В15 (М200), объем 0,035 м3, расход ар-ры 1,84 кг/ (серия 1.225-2 вып.11), 403-6038"
	шт.
	61,84 
	64,74 

	403-6039
	      ОП 6.4-Т /бетон В15 (М200), объем 0,054 м3, расход ар-ры 2,48 кг/ (серия 1.225-2 вып.11)xe "Плиты опорные::ОП 6.4-Т /бетон В15 (М200), объем 0,054 м3, расход ар-ры 2,48 кг/ (серия 1.225-2 вып.11), 403-6039"
	шт.
	93,99 
	98,39 

	403-0635
	      ОП 4.4-АIII /бетон В15 (М200), объем 0,02 м3, расход ар-ры 1,61 кг / (серия 1.225-2 вып.12)xe "Плиты опорные::ОП 4.4-АIII /бетон В15 (М200), объем 0,02 м3, расход ар-ры 1,61 кг / (серия 1.225-2 вып.12), 403-0635"
	шт.
	57,48 
	62,15 

	403-0636
	      ОП 5.2-АIII /бетон В15 (М200), объем 0,017 м3, расход ар-ры 1,49 кг / (серия 1.225-2 вып.12)xe "Плиты опорные::ОП 5.2-АIII /бетон В15 (М200), объем 0,017 м3, расход ар-ры 1,49 кг / (серия 1.225-2 вып.12), 403-0636"
	шт.
	48,64 
	52,59 

	403-0637
	      ОП 5.4-АIII /бетон В15 (М200), объем 0,027 м3, расход ар-ры 2,02 кг / (серия 1.225-2 вып.12)xe "Плиты опорные::ОП 5.4-АIII /бетон В15 (М200), объем 0,027 м3, расход ар-ры 2,02 кг / (серия 1.225-2 вып.12), 403-0637"
	шт.
	74,88 
	80,96 

	403-0638
	      ОП 6.2-АIII /бетон В15 (М200), объем 0,035 м3, расход ар-ры 1,82 кг / (серия 1.225-2 вып.12)xe "Плиты опорные::ОП 6.2-АIII /бетон В15 (М200), объем 0,035 м3, расход ар-ры 1,82 кг / (серия 1.225-2 вып.12), 403-0638"
	шт.
	85,00 
	91,90 

	403-0639
	      ОП 6.4-АIII /бетон В15 (М200), объем 0,05 м3, расход ар-ры 2,50 кг / (серия 1.225-2 вып.12)xe "Плиты опорные::ОП 6.4-АIII /бетон В15 (М200), объем 0,05 м3, расход ар-ры 2,50 кг / (серия 1.225-2 вып.12), 403-0639"
	шт.
	131,79 
	142,49 

	
	Плиты подкладные:

	403-1102
	      железобетонныеxe "Плиты подкладные::железобетонные, 403-1102"
	м3
	976,56 
	1 075,77 

	403-8168
	      и опорные подушки, из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 70 кг/м3, объемом до 0,1 м3xe "Плиты подкладные::и опорные подушки, из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 70 кг/м3, объемом до 0,1 м3, 403-8168"
	м3
	2 712,68 
	2 988,28 

	403-0640
	      ПП1 /бетон В15 (М200), объем 0,02 м3, расход ар-ры 0,9 кг/ (серия 3.006.1-8)xe "Плиты подкладные::ПП1 /бетон В15 (М200), объем 0,02 м3, расход ар-ры 0,9 кг/ (серия 3.006.1-8), 403-0640"
	шт.
	50,28 
	55,39 

	403-0641
	      ПП2 /бетон В15 (М200), объем 0,03 м3, расход ар-ры 1,0 кг/ (серия 3.006.1-8)xe "Плиты подкладные::ПП2 /бетон В15 (М200), объем 0,03 м3, расход ар-ры 1,0 кг/ (серия 3.006.1-8), 403-0641"
	шт.
	72,65 
	80,03 

	403-0642
	      ПП3 /бетон В15 (М200), объем 0,03 м3, расход ар-ры 1,2 кг/ (серия 3.006.1-8)xe "Плиты подкладные::ПП3 /бетон В15 (М200), объем 0,03 м3, расход ар-ры 1,2 кг/ (серия 3.006.1-8), 403-0642"
	шт.
	74,23 
	81,77 

	403-0643
	      ПП4 /бетон В15 (М200), объем 0,05 м3, расход ар-ры 1,8 кг/ (серия 3.006.1-8)xe "Плиты подкладные::ПП4 /бетон В15 (М200), объем 0,05 м3, расход ар-ры 1,8 кг/ (серия 3.006.1-8), 403-0643"
	шт.
	122,14 
	134,55 

	403-0644
	      ПП5 /бетон В15 (М200), объем 0,06 м3, расход ар-ры 2,1 кг/ (серия 3.006.1-8)xe "Плиты подкладные::ПП5 /бетон В15 (М200), объем 0,06 м3, расход ар-ры 2,1 кг/ (серия 3.006.1-8), 403-0644"
	шт.
	146,09 
	160,94 

	403-0645
	      ПП6 /бетон В15 (М200), объем 0,07 м3, расход ар-ры 2,5 кг/ (серия 3.006.1-8)xe "Плиты подкладные::ПП6 /бетон В15 (М200), объем 0,07 м3, расход ар-ры 2,5 кг/ (серия 3.006.1-8), 403-0645"
	шт.
	170,83 
	188,19 

	403-0646
	      ПП7 /бетон В15 (М200), объем 0,08 м3, расход ар-ры 3,9 кг/ (серия 3.006.1-8)xe "Плиты подкладные::ПП7 /бетон В15 (М200), объем 0,08 м3, расход ар-ры 3,9 кг/ (серия 3.006.1-8), 403-0646"
	шт.
	203,51 
	224,19 

	403-0647
	      ПП8 /бетон В15 (М200), объем 0,09 м3, расход ар-ры 4,4 кг/ (серия 3.006.1-8)xe "Плиты подкладные::ПП8 /бетон В15 (М200), объем 0,09 м3, расход ар-ры 4,4 кг/ (серия 3.006.1-8), 403-0647"
	шт.
	229,05 
	252,32 

	403-0648
	      ПП9 /бетон В15 (М200), объем 0,11 м3, расход ар-ры 4,9 кг/ (серия 3.006.1-8)xe "Плиты подкладные::ПП9 /бетон В15 (М200), объем 0,11 м3, расход ар-ры 4,9 кг/ (серия 3.006.1-8), 403-0648"
	шт.
	276,16 
	304,22 

	403-0649
	      ПП10 /бетон В15 (М200), объем 0,13 м3, расход ар-ры 5,8 кг/ (серия 3.006.1-8)xe "Плиты подкладные::ПП10 /бетон В15 (М200), объем 0,13 м3, расход ар-ры 5,8 кг/ (серия 3.006.1-8), 403-0649"
	шт.
	326,45 
	359,62 

	403-0650
	      ПП11 /бетон В15 (М200), объем 0,15 м3, расход ар-ры 6,7 кг/ (серия 3.006.1-8)xe "Плиты подкладные::ПП11 /бетон В15 (М200), объем 0,15 м3, расход ар-ры 6,7 кг/ (серия 3.006.1-8), 403-0650"
	шт.
	376,73 
	415,01 

	Группа: Плиты парапетные и карнизные

	403-0651
	Плиты железобетонные парапетныеxe "Плиты железобетонные парапетные, 403-0651"
	м3
	1 572,00 
	1 743,63 

	403-1301
	Плиты железобетонные парапетные из бетона плотностью 1850 кг/м3 и болееxe "Плиты железобетонные парапетные из бетона плотностью 1850 кг/м3 и более, 403-1301"
	м3
	1 681,02 
	1 920,39 

	
	Плита парапетная:

	403-0652
	      из бетона В15 (М200) плотностью 1850 кг/м3 и более приведенной толщиной 8 смxe "Плита парапетная::из бетона В15 (М200) плотностью 1850 кг/м3 и более приведенной толщиной 8 см, 403-0652"
	м2
	141,65 
	161,82 

	403-0653
	      плоская из бетона В15 (М 200) с расходом арматуры 23 кг/м3xe "Плита парапетная::плоская из бетона В15 (М 200) с расходом арматуры 23 кг/м3, 403-0653"
	м3
	1 386,48 
	1 583,92 

	403-2012
	      ПП 6-5 /бетон В15 (М200), объем 0,017 м3, расход ар-ры 0,29 кг/ (серия 1.238-1 вып.3)xe "Плита парапетная::ПП 6-5 /бетон В15 (М200), объем 0,017 м3, расход ар-ры 0,29 кг/ (серия 1.238-1 вып.3), 403-2012"
	шт.
	21,70 
	22,92 

	403-0654
	      ПП 6.6 /бетон В15 (М200), объем 0,02 м3, расход ар-ры 0,34 кг/ (серия 1.238-1 вып.3)xe "Плита парапетная::ПП 6.6 /бетон В15 (М200), объем 0,02 м3, расход ар-ры 0,34 кг/ (серия 1.238-1 вып.3), 403-0654"
	шт.
	26,95 
	30,78 

	403-2013
	      ПП 13.6-т /бетон В15 (М200), объем 0,047 м3, расход ар-ры 0,74 кг/ (серия 1.238-1 )xe "Плита парапетная::ПП 13.6-т /бетон В15 (М200), объем 0,047 м3, расход ар-ры 0,74 кг/ (серия 1.238-1 ), 403-2013"
	шт.
	53,80 
	56,82 

	403-2014
	      ПП 15.4 /бетон В15 (М200), объем 0,043 м3, расход ар-ры 0,71 кг/ (серия 1.238.1-2)xe "Плита парапетная::ПП 15.4 /бетон В15 (М200), объем 0,043 м3, расход ар-ры 0,71 кг/ (серия 1.238.1-2), 403-2014"
	шт.
	51,28 
	54,16 

	403-2015
	      ПП 15.5 /бетон В15 (М200), объем 0,043 м3, расход ар-ры 0,72 кг/ (серия 1.238-1 вып.3)xe "Плита парапетная::ПП 15.5 /бетон В15 (М200), объем 0,043 м3, расход ар-ры 0,72 кг/ (серия 1.238-1 вып.3), 403-2015"
	шт.
	51,60 
	54,50 

	403-0655
	      ПП 15.6 /бетон В15 (М200), объем 0,052 м3, расход ар-ры 0,88 кг/ (серия 1.238-1 вып.3)xe "Плита парапетная::ПП 15.6 /бетон В15 (М200), объем 0,052 м3, расход ар-ры 0,88 кг/ (серия 1.238-1 вып.3), 403-0655"
	шт.
	70,05 
	80,03 

	403-0656
	      ПП5.5-1 /бетон В15 (М200), объем 0,013 м3, расход ар-ры 0,33 кг/ (серия 1.238-1 вып.3)xe "Плита парапетная::ПП5.5-1 /бетон В15 (М200), объем 0,013 м3, расход ар-ры 0,33 кг/ (серия 1.238-1 вып.3), 403-0656"
	шт.
	18,22 
	20,82 

	403-0657
	      ПП6.6-1 /бетон В15 (М200), объем 0,02 м3, расход ар-ры 0,47 кг/ (серия 1.238-1 вып.3)xe "Плита парапетная::ПП6.6-1 /бетон В15 (М200), объем 0,02 м3, расход ар-ры 0,47 кг/ (серия 1.238-1 вып.3), 403-0657"
	шт.
	27,71 
	31,66 

	403-0658
	      ПП5.5-2 /бетон В15 (М200), объем 0,014 м3, расход ар-ры 0,33 кг/ (серия 1.238-1 вып.3)xe "Плита парапетная::ПП5.5-2 /бетон В15 (М200), объем 0,014 м3, расход ар-ры 0,33 кг/ (серия 1.238-1 вып.3), 403-0658"
	шт.
	19,40 
	22,16 

	403-0659
	      ПП6.6-2 /бетон В15 (М200), объем 0,021 м3, расход ар-ры 0,47 кг/ (серия 1.238-1 вып.3)xe "Плита парапетная::ПП6.6-2 /бетон В15 (М200), объем 0,021 м3, расход ар-ры 0,47 кг/ (серия 1.238-1 вып.3), 403-0659"
	шт.
	29,08 
	33,22 

	403-2024
	      ППУ 10.4 /бетон В15 (М200), объем 0,029 м3, расход ар-ры 0,47 кг/ (серия 1.238.1-2)xe "Плита парапетная::ППУ 10.4 /бетон В15 (М200), объем 0,029 м3, расход ар-ры 0,47 кг/ (серия 1.238.1-2), 403-2024"
	шт.
	47,07 
	49,71 

	403-2081
	      ПБ32-6 /бетон В15 (М200), объем 0,44 м3, расход ар-ры 51,42 кг/ (серия ИИ-03-02)xe "Плита парапетная::ПБ32-6 /бетон В15 (М200), объем 0,44 м3, расход ар-ры 51,42 кг/ (серия ИИ-03-02), 403-2081"
	шт.
	2 181,76 
	2 304,39 

	
	Плиты (панели, камни) карнизные из бетона В 7,5 (М100) плотностью менее 1900 кг/м3 толщиной:

	403-0660
	      35 смxe "Плиты (панели, камни) карнизные из бетона В 7,5 (М100) плотностью менее 1900 кг/м3 толщиной::35 см, 403-0660"
	м2
	480,00 
	528,77 

	403-0661
	      35 см (утепленные)xe "Плиты (панели, камни) карнизные из бетона В 7,5 (М100) плотностью менее 1900 кг/м3 толщиной::35 см (утепленные), 403-0661"
	м2
	468,00 
	515,55 

	403-0662
	Плиты карнизные плоские из бетона В 15(М 200) с расходом арматуры до 63 кг/м3xe "Плиты карнизные плоские из бетона В 15(М 200) с расходом арматуры до 63 кг/м3, 403-0662"
	м3
	1 352,00 
	1 487,20 

	
	Плита карнизная:

	403-0663
	      АК-12.8 /бетон В15 (М200), объем 0,072 м3, расход ар-ры 5,74 кг/ (серия 1.138-3)xe "Плита карнизная::АК-12.8 /бетон В15 (М200), объем 0,072 м3, расход ар-ры 5,74 кг/ (серия 1.138-3), 403-0663"
	шт.
	138,67 
	158,42 

	403-0664
	      АК-12.9 /бетон В15 (М200), объем 0,086 м3, расход ар-ры 6,44 кг/ (серия 1.138-3)xe "Плита карнизная::АК-12.9 /бетон В15 (М200), объем 0,086 м3, расход ар-ры 6,44 кг/ (серия 1.138-3), 403-0664"
	шт.
	162,52 
	185,66 

	403-0665
	      АК-12.10 /бетон В15 (М200), объем 0,096 м3, расход ар-ры 6,96 кг/ (серия 1.138-3)xe "Плита карнизная::АК-12.10 /бетон В15 (М200), объем 0,096 м3, расход ар-ры 6,96 кг/ (серия 1.138-3), 403-0665"
	шт.
	320,99 
	353,09 

	403-0666
	      АК-15.8 /бетон В15 (М200), объем 0,089 м3, расход ар-ры 6,32 кг/ (серия 1.138-3)xe "Плита карнизная::АК-15.8 /бетон В15 (М200), объем 0,089 м3, расход ар-ры 6,32 кг/ (серия 1.138-3), 403-0666"
	шт.
	165,62 
	189,20 

	403-0667
	      АК-15.9 /бетон В15 (М200), объем 0,106 м3, расход ар-ры 7,12 кг/ (серия 1.138-3)xe "Плита карнизная::АК-15.9 /бетон В15 (М200), объем 0,106 м3, расход ар-ры 7,12 кг/ (серия 1.138-3), 403-0667"
	шт.
	194,21 
	221,87 

	403-0668
	      АК-15.10 /бетон В15 (М200), объем 0,117 м3, расход ар-ры 7,71 кг/ (серия 1.138-3)xe "Плита карнизная::АК-15.10 /бетон В15 (М200), объем 0,117 м3, расход ар-ры 7,71 кг/ (серия 1.138-3), 403-0668"
	шт.
	204,99 
	234,18 

	403-0669
	      АК-18.8 /бетон В15 (М200), объем 0,107 м3, расход ар-ры 6,89 кг/ (серия 1.138-3)xe "Плита карнизная::АК-18.8 /бетон В15 (М200), объем 0,107 м3, расход ар-ры 6,89 кг/ (серия 1.138-3), 403-0669"
	шт.
	193,82 
	221,42 

	403-0670
	      АК-18.9 /бетон В15 (М200), объем 0,128 м3, расход ар-ры 7,79 кг/ (серия 1.138-3)xe "Плита карнизная::АК-18.9 /бетон В15 (М200), объем 0,128 м3, расход ар-ры 7,79 кг/ (серия 1.138-3), 403-0670"
	шт.
	228,47 
	261,01 

	403-0671
	      АК-18.10 /бетон В15 (М200), объем 0,142 м3, расход ар-ры 8,45 кг/ (серия 1.138-3)xe "Плита карнизная::АК-18.10 /бетон В15 (М200), объем 0,142 м3, расход ар-ры 8,45 кг/ (серия 1.138-3), 403-0671"
	шт.
	243,44 
	278,10 

	403-0672
	      АК-21.8 /бетон В15 (М200), объем 0,12 м3, расход ар-ры 7,46 кг/ (серия 1.138-3)xe "Плита карнизная::АК-21.8 /бетон В15 (М200), объем 0,12 м3, расход ар-ры 7,46 кг/ (серия 1.138-3), 403-0672"
	шт.
	215,36 
	246,02 

	403-0673
	      АК-21.9 /бетон В15 (М200), объем 0,15 м3, расход ар-ры 8,43 кг/ (серия 1.138-3)xe "Плита карнизная::АК-21.9 /бетон В15 (М200), объем 0,15 м3, расход ар-ры 8,43 кг/ (серия 1.138-3), 403-0673"
	шт.
	262,51 
	299,89 

	403-0674
	      АК-21.10 /бетон В15 (М200), объем 0,17 м3, расход ар-ры 9,2 кг/ (серия 1.138-3)xe "Плита карнизная::АК-21.10 /бетон В15 (М200), объем 0,17 м3, расход ар-ры 9,2 кг/ (серия 1.138-3), 403-0674"
	шт.
	287,24 
	328,14 

	403-0675
	      АКУ-23.8п(л) /бетон В15 (М200), объем 0,135 м3, расход ар-ры 8,65 кг/ (серия 1.138-3)xe "Плита карнизная::АКУ-23.8п(л) /бетон В15 (М200), объем 0,135 м3, расход ар-ры 8,65 кг/ (серия 1.138-3), 403-0675"
	шт.
	296,12 
	338,28 

	403-0676
	      АКУ-24.9п(л) /бетон В15 (М200), объем 0,183 м3, расход ар-ры 10,24 кг/ (серия 1.138-3)xe "Плита карнизная::АКУ-24.9п(л) /бетон В15 (М200), объем 0,183 м3, расход ар-ры 10,24 кг/ (серия 1.138-3), 403-0676"
	шт.
	297,36 
	339,70 

	403-0677
	      АКУ-25.10п(л) /бетон В15 (М200), объем 0,20 м3, расход ар-ры 9,2 кг/ (серия 1.138-3)xe "Плита карнизная::АКУ-25.10п(л) /бетон В15 (М200), объем 0,20 м3, расход ар-ры 9,2 кг/ (серия 1.138-3), 403-0677"
	шт.
	298,61 
	341,13 

	Группа: Плиты подоконные

	403-9014
	Плиты подоконные железобетонныеxe "Плиты подоконные железобетонные, 403-9014"
	м2
	- 
	- 

	403-0678
	Плиты подоконные железобетонныеxe "Плиты подоконные железобетонные, 403-0678"
	м3
	2 307,61 
	2 542,06 

	
	Плиты подоконные железобетонные:

	403-0679
	      гладкиеxe "Плиты подоконные железобетонные::гладкие, 403-0679"
	м2
	133,82 
	147,42 

	403-4001
	      на цементном или известковом вяжущемxe "Плиты подоконные железобетонные::на цементном или известковом вяжущем, 403-4001"
	м3
	2 456,71 
	2 706,32 

	403-4011
	      на белом цементеxe "Плиты подоконные железобетонные::на белом цементе, 403-4011"
	м3
	3 001,67 
	3 306,64 

	403-0680
	      с мозаичным покрытиемxe "Плиты подоконные железобетонные::с мозаичным покрытием, 403-0680"
	м2
	246,87 
	269,43 

	403-4003
	      с мозаичным покрытием, шлифованные, площадью до 0,22 м2xe "Плиты подоконные железобетонные::с мозаичным покрытием, шлифованные, площадью до 0,22 м2, 403-4003"
	м2
	1 151,34 
	1 268,32 

	
	Плиты подоконные на цементном вяжущем:

	403-0681
	      с гладкой поверхностью под окраску (категория качества А2) длиной до 1450 мм, толщиной 45 мм из бетона В15, с расходом арматуры до 1кг/м2xe "Плиты подоконные на цементном вяжущем::с гладкой поверхностью под окраску (категория качества А2) длиной до 1450 мм, толщиной 45 мм из бетона В15, с расходом арматуры до 1кг/м2, 403-0681"
	м2
	98,59 
	108,61 

	403-0682
	      с гладкой поверхностью под окраску (категория качества А2) длиной 1600мм и более, толщиной 45 мм, из бетона В15 с расходом арматуры и закладных деталей до 2 кг/м2xe "Плиты подоконные на цементном вяжущем::с гладкой поверхностью под окраску (категория качества А2) длиной 1600мм и более, толщиной 45 мм, из бетона В15 с расходом арматуры и закладных деталей до 2 кг/м2, 403-0682"
	м2
	101,08 
	111,35 

	403-0683
	      с шлифованной мозаичной поверхностью, длиной до 1450 мм, толщиной 45 мм из бетона В15, с расходом арматуры до 1кг/м2xe "Плиты подоконные на цементном вяжущем::с шлифованной мозаичной поверхностью, длиной до 1450 мм, толщиной 45 мм из бетона В15, с расходом арматуры до 1кг/м2, 403-0683"
	м2
	130,11 
	143,33 

	403-0684
	      с шлифованной мозаичной поверхностью, длиной 1600мм и более, толщиной 45 мм, из бетона В15 с расходом арматуры и закладных деталей до 2 кг/м2xe "Плиты подоконные на цементном вяжущем::с шлифованной мозаичной поверхностью, длиной 1600мм и более, толщиной 45 мм, из бетона В15 с расходом арматуры и закладных деталей до 2 кг/м2, 403-0684"
	м2
	133,59 
	147,17 

	
	Плиты подоконные:

	403-0685
	      ПОО 10.35.45-Т площадью 0,35 м2 /бетон В15 (М200), объем 0,016 м3, расход ар-ры 0,33 кг/ (серия 1.136.1-13)xe "Плиты подоконные::ПОО 10.35.45-Т площадью 0,35 м2 /бетон В15 (М200), объем 0,016 м3, расход ар-ры 0,33 кг/ (серия 1.136.1-13), 403-0685"
	шт.
	28,68 
	29,94 

	403-0686
	      ПОО 13.35.45-Т площадью 0,46 м2 /бетон В15 (М200), объем 0,020 м3, расход ар-ры 0,63 кг/ (серия 1.136.1-13)xe "Плиты подоконные::ПОО 13.35.45-Т площадью 0,46 м2 /бетон В15 (М200), объем 0,020 м3, расход ар-ры 0,63 кг/ (серия 1.136.1-13), 403-0686"
	шт.
	37,74 
	39,38 

	403-0687
	      ПОО 14.35.45-Т площадью 0,50 м2 /бетон В15 (М200), объем 0,023 м3, расход ар-ры 0,72 кг/ (серия 1.136.1-13)xe "Плиты подоконные::ПОО 14.35.45-Т площадью 0,50 м2 /бетон В15 (М200), объем 0,023 м3, расход ар-ры 0,72 кг/ (серия 1.136.1-13), 403-0687"
	шт.
	42,02 
	43,85 

	403-0688
	      ПОО 16.35.45-Т-д площадью 0,56 м2 /бетон В15 (М200), объем 0,025 м3, расход ар-ры 0,85 кг/ (серия 1.136.1-13)xe "Плиты подоконные::ПОО 16.35.45-Т-д площадью 0,56 м2 /бетон В15 (М200), объем 0,025 м3, расход ар-ры 0,85 кг/ (серия 1.136.1-13), 403-0688"
	шт.
	47,14 
	49,20 

	403-0689
	      ПОО 19.35.45-Т-д площадью 0,67 м2 /бетон В15 (М200), объем 0,030 м3, расход ар-ры 0,93 кг/ (серия 1.136.1-13)xe "Плиты подоконные::ПОО 19.35.45-Т-д площадью 0,67 м2 /бетон В15 (М200), объем 0,030 м3, расход ар-ры 0,93 кг/ (серия 1.136.1-13), 403-0689"
	шт.
	56,41 
	58,88 

	403-0690
	      ПОО 22.35.45-Т-д площадью 0,77 м2 /бетон В15 (М200), объем 0,035 м3, расход ар-ры 1,03 кг/ (серия 1.136.1-13)xe "Плиты подоконные::ПОО 22.35.45-Т-д площадью 0,77 м2 /бетон В15 (М200), объем 0,035 м3, расход ар-ры 1,03 кг/ (серия 1.136.1-13), 403-0690"
	шт.
	64,82 
	67,66 

	403-0691
	      ПОО 25.35.45-Т-д площадью 0,88 м2 /бетон В15 (М200), объем 0,039 м3, расход ар-ры 1,62 кг/ (серия 1.136.1-13)xe "Плиты подоконные::ПОО 25.35.45-Т-д площадью 0,88 м2 /бетон В15 (М200), объем 0,039 м3, расход ар-ры 1,62 кг/ (серия 1.136.1-13), 403-0691"
	шт.
	73,95 
	77,18 

	403-0692
	      ПОО 28.35.45-Т-д площадью 0,98 м2 /бетон В15 (М200), объем 0,040 м3, расход ар-ры 1,77 кг/ (серия 1.136.1-13)xe "Плиты подоконные::ПОО 28.35.45-Т-д площадью 0,98 м2 /бетон В15 (М200), объем 0,040 м3, расход ар-ры 1,77 кг/ (серия 1.136.1-13), 403-0692"
	шт.
	81,50 
	85,06 

	Группа: Плиты перекрытия и покрытия

	403-2101
	Плиты железобетонные многопустотныеxe "Плиты железобетонные многопустотные, 403-2101"
	м3
	767,61 
	837,77 

	403-0693
	Плиты перекрытий железобетонныеxe "Плиты перекрытий железобетонные, 403-0693"
	м3
	2 861,68 
	3 152,42 

	403-0694
	Плиты перекрытий железобетонные из легких бетонов плотностью 1600 кг/м3 и болееxe "Плиты перекрытий железобетонные из легких бетонов плотностью 1600 кг/м3 и более, 403-0694"
	м3
	1 981,42 
	2 182,73 

	403-2061
	Плиты перекрытий железобетонные ребристые и часторебристыеxe "Плиты перекрытий железобетонные ребристые и часторебристые, 403-2061"
	м3
	2 157,04 
	2 376,19 

	403-0695
	Плиты перекрытий из тяжелого бетонаxe "Плиты перекрытий из тяжелого бетона, 403-0695"
	м3
	2 377,47 
	2 619,02 

	
	Плиты перекрытия беспустотные:

	403-0696
	      П 63.15-6А1У /бетон В15 (М200), объем 2,04 м3, расход ар-ры 69,30 кг/ (серия 1.243-3 в. 2)xe "Плиты перекрытия беспустотные::П 63.15-6А1У /бетон В15 (М200), объем 2,04 м3, расход ар-ры 69,30 кг/ (серия 1.243-3 в. 2), 403-0696"
	шт.
	1 704,76 
	1 947,52 

	403-0697
	      П 63.15-8А1У /бетон В15 (М200), объем 2,04 м3, расход ар-ры 84,34 кг/ (серия 1.243-3 в. 2)xe "Плиты перекрытия беспустотные::П 63.15-8А1У /бетон В15 (М200), объем 2,04 м3, расход ар-ры 84,34 кг/ (серия 1.243-3 в. 2), 403-0697"
	шт.
	1 735,04 
	1 982,10 

	403-0698
	      П 63.15-10А1У /бетон В15 (М200), объем 2,04 м3, расход ар-ры 93,76 кг/ (серия 1.243-3 в. 2)xe "Плиты перекрытия беспустотные::П 63.15-10А1У /бетон В15 (М200), объем 2,04 м3, расход ар-ры 93,76 кг/ (серия 1.243-3 в. 2), 403-0698"
	шт.
	1 763,32 
	2 014,41 

	403-0699
	      П 63.12-6А1У /бетон В15 (М200), объем 1,62 м3, расход ар-ры 58,69 кг/ (серия 1.243-3 в. 2)xe "Плиты перекрытия беспустотные::П 63.12-6А1У /бетон В15 (М200), объем 1,62 м3, расход ар-ры 58,69 кг/ (серия 1.243-3 в. 2), 403-0699"
	шт.
	1 360,53 
	1 554,27 

	403-0700
	      П 63.12-8А1У /бетон В15 (М200), объем 1,62 м3, расход ар-ры 68,62 кг/ (серия 1.243-3 в. 2)xe "Плиты перекрытия беспустотные::П 63.12-8А1У /бетон В15 (М200), объем 1,62 м3, расход ар-ры 68,62 кг/ (серия 1.243-3 в. 2), 403-0700"
	шт.
	1 384,69 
	1 581,87 

	403-0701
	      П 63.12-10А1У /бетон В15 (М200), объем 1,62 м3, расход ар-ры 78,19 кг/ (серия 1.243-3 в. 2)xe "Плиты перекрытия беспустотные::П 63.12-10А1У /бетон В15 (М200), объем 1,62 м3, расход ар-ры 78,19 кг/ (серия 1.243-3 в. 2), 403-0701"
	шт.
	1 407,26 
	1 607,65 

	403-0702
	      П 60.15-6А1У /бетон В15 (М200), объем 1,94 м3, расход ар-ры 64,60 кг/ (серия 1.243-3 в. 2)xe "Плиты перекрытия беспустотные::П 60.15-6А1У /бетон В15 (М200), объем 1,94 м3, расход ар-ры 64,60 кг/ (серия 1.243-3 в. 2), 403-0702"
	шт.
	1 623,62 
	1 854,82 

	403-0703
	      П 60.15-8А1У /бетон В15 (М200), объем 1,94 м3, расход ар-ры 72,30 кг/ (серия 1.243-3 в. 2)xe "Плиты перекрытия беспустотные::П 60.15-8А1У /бетон В15 (М200), объем 1,94 м3, расход ар-ры 72,30 кг/ (серия 1.243-3 в. 2), 403-0703"
	шт.
	1 652,52 
	1 887,84 

	403-0704
	      П 60.15-10А1У /бетон В15 (М200), объем 1,94 м3, расход ар-ры 80,99 кг/ (серия 1.243-3 в. 2)xe "Плиты перекрытия беспустотные::П 60.15-10А1У /бетон В15 (М200), объем 1,94 м3, расход ар-ры 80,99 кг/ (серия 1.243-3 в. 2), 403-0704"
	шт.
	1 680,89 
	1 920,25 

	403-0705
	      П 60.12-6А1У /бетон В15 (М200), объем 1,55 м3, расход ар-ры 41,34 кг/ (серия 1.243-3 в. 2)xe "Плиты перекрытия беспустотные::П 60.12-6А1У /бетон В15 (М200), объем 1,55 м3, расход ар-ры 41,34 кг/ (серия 1.243-3 в. 2), 403-0705"
	шт.
	1 297,44 
	1 482,19 

	403-0706
	      П 60.12-8А1У /бетон В15 (М200), объем 1,55 м3, расход ар-ры 50,36 кг/ (серия 1.243-3 в. 2)xe "Плиты перекрытия беспустотные::П 60.12-8А1У /бетон В15 (М200), объем 1,55 м3, расход ар-ры 50,36 кг/ (серия 1.243-3 в. 2), 403-0706"
	шт.
	1 320,53 
	1 508,57 

	403-0707
	      П 60.12-10А1У /бетон В15 (М200), объем 1,55 м3, расход ар-ры 74,55 кг/ (серия 1.243-3 в. 2)xe "Плиты перекрытия беспустотные::П 60.12-10А1У /бетон В15 (М200), объем 1,55 м3, расход ар-ры 74,55 кг/ (серия 1.243-3 в. 2), 403-0707"
	шт.
	1 343,20 
	1 534,47 

	
	Плиты перекрытия многопустотные:

	403-0708
	      приведенной толщиной 12 см, пролетом 3 метра, расчетной нагрузкой (с учетом собственной массы) 1050 кг/м2xe "Плиты перекрытия многопустотные::приведенной толщиной 12 см, пролетом 3 метра, расчетной нагрузкой (с учетом собственной массы) 1050 кг/м2, 403-0708"
	м2
	128,57 
	146,88 

	403-2331
	      ПК 8.28-12 /бетон В15 (М200), объем 0,4 м3, расход ар-ры 11,26 кг/ (серия ИИ-04-4)xe "Плиты перекрытия многопустотные::ПК 8.28-12 /бетон В15 (М200), объем 0,4 м3, расход ар-ры 11,26 кг/ (серия ИИ-04-4), 403-2331"
	шт.
	474,37 
	505,87 

	403-2332
	      ПК 8.58-12 /бетон В15 (М200), объем 0,8 м3, расход ар-ры 39,26 кг/ (серия ИИ-04-4)xe "Плиты перекрытия многопустотные::ПК 8.58-12 /бетон В15 (М200), объем 0,8 м3, расход ар-ры 39,26 кг/ (серия ИИ-04-4), 403-2332"
	шт.
	1 188,73 
	1 267,68 

	403-2333
	      ПК 12,5.28-12 /бетон В15 (М200), объем 0,4 м3, расход ар-ры 14,58 кг/ (серия ИИ-04-4)xe "Плиты перекрытия многопустотные::ПК 12,5.28-12 /бетон В15 (М200), объем 0,4 м3, расход ар-ры 14,58 кг/ (серия ИИ-04-4), 403-2333"
	шт.
	488,37 
	520,80 

	403-2334
	      ПК 12,5.58-12 /бетон В22,5 (М300), объем 0,8 м3, расход ар-ры 53,71 кг/ (серия ИИ-04-4)xe "Плиты перекрытия многопустотные::ПК 12,5.58-12 /бетон В22,5 (М300), объем 0,8 м3, расход ар-ры 53,71 кг/ (серия ИИ-04-4), 403-2334"
	шт.
	1 225,74 
	1 307,14 

	403-0709
	      ПК 63.15-8АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 1,18 м3, расход ар-ры 48,34 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63)xe "Плиты перекрытия многопустотные::ПК 63.15-8АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 1,18 м3, расход ар-ры 48,34 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63), 403-0709"
	шт.
	1 240,37 
	1 352,01 

	403-0712
	      ПК 63.12-8АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,88 м3, расход ар-ры 41,51 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63)xe "Плиты перекрытия многопустотные::ПК 63.12-8АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,88 м3, расход ар-ры 41,51 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63), 403-0712"
	шт.
	1 200,31 
	1 310,02 

	403-2204
	      ПК 63.10-8АтVТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,73 м3, расход ар-ры 35,19 кг/ (серия 1.141-1 вып.63)xe "Плиты перекрытия многопустотные::ПК 63.10-8АтVТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,73 м3, расход ар-ры 35,19 кг/ (серия 1.141-1 вып.63), 403-2204"
	шт.
	1 097,12 
	1 197,40 

	403-0715
	      ПК 60.15-8АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 1,12 м3, расход ар-ры 45,08 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63)xe "Плиты перекрытия многопустотные::ПК 60.15-8АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 1,12 м3, расход ар-ры 45,08 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63), 403-0715"
	шт.
	1 474,96 
	1 609,77 

	403-0718
	      ПК 60.12-8АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,84 м3, расход ар-ры 36,18 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63)xe "Плиты перекрытия многопустотные::ПК 60.12-8АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,84 м3, расход ар-ры 36,18 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63), 403-0718"
	шт.
	1 116,06 
	1 218,06 

	403-2207
	      ПК 58.15-8АтVТ-а /бетон В15 (М200), объем 1,086 м3, расход ар-ры 37,27 кг/ (серия 1.141-1 вып.63)xe "Плиты перекрытия многопустотные::ПК 58.15-8АтVТ-а /бетон В15 (М200), объем 1,086 м3, расход ар-ры 37,27 кг/ (серия 1.141-1 вып.63), 403-2207"
	шт.
	985,60 
	1 074,30 

	403-0721
	      ПК 57.15-8АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 1,07 м3, расход ар-ры 36,63 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63)xe "Плиты перекрытия многопустотные::ПК 57.15-8АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 1,07 м3, расход ар-ры 36,63 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63), 403-0721"
	шт.
	1 516,50 
	1 655,11 

	403-0724
	      ПК 57.12-8АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,80 м3, расход ар-ры 28,77 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63)xe "Плиты перекрытия многопустотные::ПК 57.12-8АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,80 м3, расход ар-ры 28,77 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63), 403-0724"
	шт.
	1 092,14 
	1 191,96 

	403-0727
	      ПК 54.15-8АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 1,01 м3, расход ар-ры 31,75 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63)xe "Плиты перекрытия многопустотные::ПК 54.15-8АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 1,01 м3, расход ар-ры 31,75 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63), 403-0727"
	шт.
	973,00 
	1 060,57 

	403-0730
	      ПК 54.12-8АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,76 м3, расход ар-ры 24,20 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63)xe "Плиты перекрытия многопустотные::ПК 54.12-8АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,76 м3, расход ар-ры 24,20 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63), 403-0730"
	шт.
	932,41 
	1 017,63 

	403-0733
	      ПК 51.15-8АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,96 м3, расход ар-ры 27,65 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63)xe "Плиты перекрытия многопустотные::ПК 51.15-8АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,96 м3, расход ар-ры 27,65 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63), 403-0733"
	шт.
	1 213,08 
	1 323,96 

	403-0734
	      ПК 51.15-6АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,96 м3, расход ар-ры 23,12 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63)xe "Плиты перекрытия многопустотные::ПК 51.15-6АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,96 м3, расход ар-ры 23,12 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63), 403-0734"
	шт.
	1 098,07 
	1 170,98 

	403-2210
	      ПК 51.15-3АтVТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,96 м3, расход ар-ры 15,78 кг/ (серия 1.141-1 вып.63)xe "Плиты перекрытия многопустотные::ПК 51.15-3АтVТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,96 м3, расход ар-ры 15,78 кг/ (серия 1.141-1 вып.63), 403-2210"
	шт.
	1 067,60 
	1 138,50 

	403-0735
	      ПК 51.12-8АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,72 м3, расход ар-ры 21,70 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63)xe "Плиты перекрытия многопустотные::ПК 51.12-8АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,72 м3, расход ар-ры 21,70 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63), 403-0735"
	шт.
	890,57 
	971,97 

	403-0736
	      ПК 51.12-6АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,72 м3, расход ар-ры 18,91 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63)xe "Плиты перекрытия многопустотные::ПК 51.12-6АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,72 м3, расход ар-ры 18,91 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63), 403-0736"
	шт.
	848,24 
	904,57 

	403-0738
	      ПК 48.15-8АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,90 м3, расход ар-ры 24,54 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63)xe "Плиты перекрытия многопустотные::ПК 48.15-8АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,90 м3, расход ар-ры 24,54 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63), 403-0738"
	шт.
	1 161,06 
	1 267,18 

	403-0739
	      ПК 48.15-6АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,90 м3, расход ар-ры 22,25 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63)xe "Плиты перекрытия многопустотные::ПК 48.15-6АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,90 м3, расход ар-ры 22,25 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63), 403-0739"
	шт.
	1 018,78 
	1 086,42 

	403-0740
	      ПК 48.12-8АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,68 м3, расход ар-ры 18,95 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63)xe "Плиты перекрытия многопустотные::ПК 48.12-8АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,68 м3, расход ар-ры 18,95 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63), 403-0740"
	шт.
	869,26 
	948,71 

	403-0741
	      ПК 48.12-6АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,68 м3, расход ар-ры 16,64 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63)xe "Плиты перекрытия многопустотные::ПК 48.12-6АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,68 м3, расход ар-ры 16,64 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63), 403-0741"
	шт.
	786,90 
	839,14 

	403-2211
	      ПК 48.10-8АтVТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,56 м3, расход ар-ры 17,04 кг/ (серия 1.141-1 вып.63)xe "Плиты перекрытия многопустотные::ПК 48.10-8АтVТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,56 м3, расход ар-ры 17,04 кг/ (серия 1.141-1 вып.63), 403-2211"
	шт.
	814,98 
	889,47 

	403-2212
	      ПК 46.15-8АтVТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,89 м3, расход ар-ры 18,87 кг/ (серия 1.141-1 вып.63)xe "Плиты перекрытия многопустотные::ПК 46.15-8АтVТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,89 м3, расход ар-ры 18,87 кг/ (серия 1.141-1 вып.63), 403-2212"
	шт.
	931,79 
	993,67 

	403-2213
	      ПК 46.12-8АтVТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,67 м3, расход ар-ры 15,04 кг/ (серия 1.141-1 вып.63)xe "Плиты перекрытия многопустотные::ПК 46.12-8АтVТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,67 м3, расход ар-ры 15,04 кг/ (серия 1.141-1 вып.63), 403-2213"
	шт.
	806,19 
	859,73 

	403-2214
	      ПК 45.15-8АтVТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,87 м3, расход ар-ры 33,32 кг/ (серия 1.141-1 вып.63)xe "Плиты перекрытия многопустотные::ПК 45.15-8АтVТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,87 м3, расход ар-ры 33,32 кг/ (серия 1.141-1 вып.63), 403-2214"
	шт.
	1 110,78 
	1 212,30 

	403-2215
	      ПК 39.15-8АтVТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,73 м3, расход ар-ры 16,65 кг/ (серия 1.141-1 вып.63)xe "Плиты перекрытия многопустотные::ПК 39.15-8АтVТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,73 м3, расход ар-ры 16,65 кг/ (серия 1.141-1 вып.63), 403-2215"
	шт.
	954,60 
	1 041,85 

	403-2216
	      ПК 39.12-8АтVТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,56 м3, расход ар-ры 13,68 кг/ (серия 1.141-1 вып.63)xe "Плиты перекрытия многопустотные::ПК 39.12-8АтVТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,56 м3, расход ар-ры 13,68 кг/ (серия 1.141-1 вып.63), 403-2216"
	шт.
	749,60 
	818,11 

	403-2217
	      ПК 33.15-8АтVТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,665 м3, расход ар-ры 14,09 кг/ (серия 1.141-1 вып.63)xe "Плиты перекрытия многопустотные::ПК 33.15-8АтVТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,665 м3, расход ар-ры 14,09 кг/ (серия 1.141-1 вып.63), 403-2217"
	шт.
	770,03 
	840,41 

	403-2218
	      ПК 33.12-8АтVТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,5 м3, расход ар-ры 12,38 кг/ (серия 1.141-1 вып.63)xe "Плиты перекрытия многопустотные::ПК 33.12-8АтVТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,5 м3, расход ар-ры 12,38 кг/ (серия 1.141-1 вып.63), 403-2218"
	шт.
	633,79 
	691,72 

	403-2219
	      ПК 32.12-8АтVТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,48 м3, расход ар-ры 12 кг/ (серия 1.141-1 вып.63)xe "Плиты перекрытия многопустотные::ПК 32.12-8АтVТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,48 м3, расход ар-ры 12 кг/ (серия 1.141-1 вып.63), 403-2219"
	шт.
	697,58 
	743,91 

	403-0742
	      ПК 42-15-8АтVТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,79 м3, расход ар-ры 17,23 кг/ (серия 1.141-1 вып. 61)xe "Плиты перекрытия многопустотные::ПК 42-15-8АтVТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,79 м3, расход ар-ры 17,23 кг/ (серия 1.141-1 вып. 61), 403-0742"
	шт.
	1 016,66 
	1 109,59 

	403-0743
	      ПК 42-12-8АтVТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,61 м3, расход ар-ры 14,06 кг/ (серия 1.141-1 вып. 61)xe "Плиты перекрытия многопустотные::ПК 42-12-8АтVТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,61 м3, расход ар-ры 14,06 кг/ (серия 1.141-1 вып. 61), 403-0743"
	шт.
	803,21 
	876,62 

	403-0744
	      ПК 36-15-8АтVТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,68 м3, расход ар-ры 15,37 кг/ (серия 1.141-1 вып. 61)xe "Плиты перекрытия многопустотные::ПК 36-15-8АтVТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,68 м3, расход ар-ры 15,37 кг/ (серия 1.141-1 вып. 61), 403-0744"
	шт.
	872,71 
	952,48 

	403-0745
	      ПК 36-12-8АтVТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,53 м3, расход ар-ры 12,63 кг/ (серия 1.141-1 вып. 61)xe "Плиты перекрытия многопустотные::ПК 36-12-8АтVТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,53 м3, расход ар-ры 12,63 кг/ (серия 1.141-1 вып. 61), 403-0745"
	шт.
	691,32 
	754,50 

	403-0746
	      ПК 30-15-8АтVТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,57 м3, расход ар-ры 13,57 кг/ (серия 1.141-1 вып. 61)xe "Плиты перекрытия многопустотные::ПК 30-15-8АтVТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,57 м3, расход ар-ры 13,57 кг/ (серия 1.141-1 вып. 61), 403-0746"
	шт.
	592,90 
	646,26 

	403-0747
	      ПК 30-12-8АтVТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,45 м3, расход ар-ры 11,25 кг/ (серия 1.141-1 вып. 61)xe "Плиты перекрытия многопустотные::ПК 30-12-8АтVТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,45 м3, расход ар-ры 11,25 кг/ (серия 1.141-1 вып. 61), 403-0747"
	шт.
	575,48 
	628,08 

	403-2322
	      ПК 42.15-8Та /бетон В15 (М200), объем 0,79 м3, расход ар-ры 31,82 кг/ (серия 1.141-1 вып.60)xe "Плиты перекрытия многопустотные::ПК 42.15-8Та /бетон В15 (М200), объем 0,79 м3, расход ар-ры 31,82 кг/ (серия 1.141-1 вып.60), 403-2322"
	шт.
	893,97 
	975,68 

	403-2323
	      ПК 42.12-8Та /бетон В15 (М200), объем 0,61 м3, расход ар-ры 23,84 кг/ (серия 1.141-1 вып.60)xe "Плиты перекрытия многопустотные::ПК 42.12-8Та /бетон В15 (М200), объем 0,61 м3, расход ар-ры 23,84 кг/ (серия 1.141-1 вып.60), 403-2323"
	шт.
	768,94 
	839,23 

	403-2324
	      ПК 39.12-8Та /бетон В15 (М200), объем 0,56 м3, расход ар-ры 22,07 кг/ (серия 1.141-1 вып.60)xe "Плиты перекрытия многопустотные::ПК 39.12-8Та /бетон В15 (М200), объем 0,56 м3, расход ар-ры 22,07 кг/ (серия 1.141-1 вып.60), 403-2324"
	шт.
	584,20 
	637,59 

	403-2325
	      ПК 36.15-8Та /бетон В15 (М200), объем 0,68 м3, расход ар-ры 20,3 кг/ (серия 1.141-1 вып.60)xe "Плиты перекрытия многопустотные::ПК 36.15-8Та /бетон В15 (М200), объем 0,68 м3, расход ар-ры 20,3 кг/ (серия 1.141-1 вып.60), 403-2325"
	шт.
	814,99 
	889,48 

	403-2326
	      ПК 36.12-8Та /бетон В15 (М200), объем 0,53 м3, расход ар-ры 17,61 кг/ (серия 1.141-1 вып.60)xe "Плиты перекрытия многопустотные::ПК 36.12-8Та /бетон В15 (М200), объем 0,53 м3, расход ар-ры 17,61 кг/ (серия 1.141-1 вып.60), 403-2326"
	шт.
	682,37 
	744,74 

	403-2327
	      ПК 30.15-8Та /бетон В15 (М200), объем 0,57 м3, расход ар-ры 14,97 кг/ (серия 1.141-1 вып.60)xe "Плиты перекрытия многопустотные::ПК 30.15-8Та /бетон В15 (М200), объем 0,57 м3, расход ар-ры 14,97 кг/ (серия 1.141-1 вып.60), 403-2327"
	шт.
	574,54 
	627,06 

	403-2328
	      ПК 30.12-8Та /бетон В15 (М200), объем 0,43 м3, расход ар-ры 12,74 кг/ (серия 1.141-1 вып.60)xe "Плиты перекрытия многопустотные::ПК 30.12-8Та /бетон В15 (М200), объем 0,43 м3, расход ар-ры 12,74 кг/ (серия 1.141-1 вып.60), 403-2328"
	шт.
	644,70 
	703,63 

	403-2329
	      ПК 28.12-8Та /бетон В15 (М200), объем 0,4 м3, расход ар-ры 10,16 кг/ (серия 1.141-1 вып.60)xe "Плиты перекрытия многопустотные::ПК 28.12-8Та /бетон В15 (М200), объем 0,4 м3, расход ар-ры 10,16 кг/ (серия 1.141-1 вып.60), 403-2329"
	шт.
	445,79 
	486,54 

	403-0748
	      ПК 27-15-8Та /бетон В15 (М200), объем 0,53 м3, расход ар-ры 11,78 кг/ (серия 1.141-1 вып. 60)xe "Плиты перекрытия многопустотные::ПК 27-15-8Та /бетон В15 (М200), объем 0,53 м3, расход ар-ры 11,78 кг/ (серия 1.141-1 вып. 60), 403-0748"
	шт.
	548,80 
	598,20 

	403-0749
	      ПК 27-15-6Та /бетон В15 (М200), объем 0,53 м3, расход ар-ры 10,60 кг/ (серия 1.141-1 вып. 60)xe "Плиты перекрытия многопустотные::ПК 27-15-6Та /бетон В15 (М200), объем 0,53 м3, расход ар-ры 10,60 кг/ (серия 1.141-1 вып. 60), 403-0749"
	шт.
	535,57 
	571,14 

	403-0751
	      ПК 27-12-8Та /бетон В15 (М200), объем 0,40 м3, расход ар-ры 9,80 кг/ (серия 1.141-1 вып. 60)xe "Плиты перекрытия многопустотные::ПК 27-12-8Та /бетон В15 (М200), объем 0,40 м3, расход ар-ры 9,80 кг/ (серия 1.141-1 вып. 60), 403-0751"
	шт.
	505,25 
	551,43 

	403-0752
	      ПК 27-12-6Та /бетон В15 (М200), объем 0,40 м3, расход ар-ры 9,21 кг/ (серия 1.141-1 вып. 60)xe "Плиты перекрытия многопустотные::ПК 27-12-6Та /бетон В15 (М200), объем 0,40 м3, расход ар-ры 9,21 кг/ (серия 1.141-1 вып. 60), 403-0752"
	шт.
	409,91 
	437,12 

	403-2330
	      ПК 25.15-8Та /бетон В15 (М200), объем 0,48 м3, расход ар-ры 10,02 кг/ (серия 1.141-1 вып.60)xe "Плиты перекрытия многопустотные::ПК 25.15-8Та /бетон В15 (М200), объем 0,48 м3, расход ар-ры 10,02 кг/ (серия 1.141-1 вып.60), 403-2330"
	шт.
	644,75 
	703,68 

	403-0754
	      ПК 24-15-8Та /бетон В15 (М200), объем 0,48 м3, расход ар-ры 9,62 кг/ (серия 1.141-1 вып. 60)xe "Плиты перекрытия многопустотные::ПК 24-15-8Та /бетон В15 (М200), объем 0,48 м3, расход ар-ры 9,62 кг/ (серия 1.141-1 вып. 60), 403-0754"
	шт.
	527,10 
	574,54 

	403-0755
	      ПК 24-15-6Та /бетон В15 (М200), объем 0,48 м3, расход ар-ры 8,82 кг/ (серия 1.141-1 вып. 60)xe "Плиты перекрытия многопустотные::ПК 24-15-6Та /бетон В15 (М200), объем 0,48 м3, расход ар-ры 8,82 кг/ (серия 1.141-1 вып. 60), 403-0755"
	шт.
	472,75 
	504,15 

	403-0757
	      ПК 24-12-8Та /бетон В15 (М200), объем 0,36 м3, расход ар-ры 8,41 кг/ (серия 1.141-1 вып. 60)xe "Плиты перекрытия многопустотные::ПК 24-12-8Та /бетон В15 (М200), объем 0,36 м3, расход ар-ры 8,41 кг/ (серия 1.141-1 вып. 60), 403-0757"
	шт.
	358,40 
	390,66 

	403-0758
	      ПК 24-12-6Та /бетон В15 (М200), объем 0,36 м3, расход ар-ры 7,80 кг/ (серия 1.141-1 вып. 60)xe "Плиты перекрытия многопустотные::ПК 24-12-6Та /бетон В15 (М200), объем 0,36 м3, расход ар-ры 7,80 кг/ (серия 1.141-1 вып. 60), 403-0758"
	шт.
	362,04 
	386,08 

	403-0760
	      ПК 30.12-6Т /бетон В15 (М200), объем 0,42 м3, расход ар-ры 17,23 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)xe "Плиты перекрытия многопустотные::ПК 30.12-6Т /бетон В15 (М200), объем 0,42 м3, расход ар-ры 17,23 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1), 403-0760"
	шт.
	506,84 
	540,50 

	403-0761
	      ПК 30.12-8Т /бетон В15 (М200), объем 0,42 м3, расход ар-ры 21,43 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)xe "Плиты перекрытия многопустотные::ПК 30.12-8Т /бетон В15 (М200), объем 0,42 м3, расход ар-ры 21,43 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1), 403-0761"
	шт.
	622,90 
	679,83 

	403-0762
	      ПК 30.12-12,5Т /бетон В15 (М200), объем 0,42 м3, расход ар-ры 21,43 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)xe "Плиты перекрытия многопустотные::ПК 30.12-12,5Т /бетон В15 (М200), объем 0,42 м3, расход ар-ры 21,43 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1), 403-0762"
	шт.
	575,48 
	628,08 

	403-0763
	      ПК 60.12-6AтVТ /бетон В15 (М200), объем 0,83 м3, расход ар-ры 30,41 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)xe "Плиты перекрытия многопустотные::ПК 60.12-6AтVТ /бетон В15 (М200), объем 0,83 м3, расход ар-ры 30,41 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1), 403-0763"
	шт.
	1 097,66 
	1 170,54 

	403-0764
	      ПК 60.12-8AтVТ /бетон В15 (М200), объем 0,83 м3, расход ар-ры 37,51 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)xe "Плиты перекрытия многопустотные::ПК 60.12-8AтVТ /бетон В15 (М200), объем 0,83 м3, расход ар-ры 37,51 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1), 403-0764"
	шт.
	1 115,08 
	1 217,00 

	403-0765
	      ПК 60.12-12,5AтV /бетон В15 (М200), объем 0,83 м3, расход ар-ры 52,89 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)xe "Плиты перекрытия многопустотные::ПК 60.12-12,5AтV /бетон В15 (М200), объем 0,83 м3, расход ар-ры 52,89 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1), 403-0765"
	шт.
	1 173,96 
	1 281,26 

	403-0766
	      ПК 72.12-6AтVТ /бетон В22,5 (М300), объем 1,00 м3, расход ар-ры 50,59 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)xe "Плиты перекрытия многопустотные::ПК 72.12-6AтVТ /бетон В22,5 (М300), объем 1,00 м3, расход ар-ры 50,59 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1), 403-0766"
	шт.
	1 348,54 
	1 438,09 

	403-0767
	      ПК 72.12-8AтVТ /бетон В22,5 (М300), объем 1,00 м3, расход ар-ры 63,56 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)xe "Плиты перекрытия многопустотные::ПК 72.12-8AтVТ /бетон В22,5 (М300), объем 1,00 м3, расход ар-ры 63,56 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1), 403-0767"
	шт.
	1 649,00 
	1 799,72 

	403-0768
	      ПК 30.15-6Т /бетон В15 (М200), объем 0,55 м3, расход ар-ры 17,96 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)xe "Плиты перекрытия многопустотные::ПК 30.15-6Т /бетон В15 (М200), объем 0,55 м3, расход ар-ры 17,96 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1), 403-0768"
	шт.
	634,62 
	676,76 

	403-0769
	      ПК 30.15-8Т /бетон В15 (М200), объем 0,55 м3, расход ар-ры 22,17 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)xe "Плиты перекрытия многопустотные::ПК 30.15-8Т /бетон В15 (М200), объем 0,55 м3, расход ар-ры 22,17 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1), 403-0769"
	шт.
	703,39 
	767,68 

	403-0770
	      ПК 30.15-12,5Т /бетон В15 (М200), объем 0,55 м3, расход ар-ры 24,50 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)xe "Плиты перекрытия многопустотные::ПК 30.15-12,5Т /бетон В15 (М200), объем 0,55 м3, расход ар-ры 24,50 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1), 403-0770"
	шт.
	725,00 
	791,27 

	403-0771
	      ПК 60.15-6AтVТ /бетон В15 (М200), объем 1,11 м3, расход ар-ры 38,86 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)xe "Плиты перекрытия многопустотные::ПК 60.15-6AтVТ /бетон В15 (М200), объем 1,11 м3, расход ар-ры 38,86 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1), 403-0771"
	шт.
	1 374,38 
	1 465,65 

	403-0772
	      ПК 60.15-8AтVТ /бетон В15 (М200), объем 1,11 м3, расход ар-ры 45,51 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)xe "Плиты перекрытия многопустотные::ПК 60.15-8AтVТ /бетон В15 (М200), объем 1,11 м3, расход ар-ры 45,51 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1), 403-0772"
	шт.
	1 320,51 
	1 441,21 

	403-0773
	      ПК 60.15-12,5AтVТ /бетон В15 (М200), объем 1,11 м3, расход ар-ры 64,71 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)xe "Плиты перекрытия многопустотные::ПК 60.15-12,5AтVТ /бетон В15 (М200), объем 1,11 м3, расход ар-ры 64,71 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1), 403-0773"
	шт.
	1 400,00 
	1 527,96 

	403-0774
	      ПК 72.15-6AтVТ /бетон В22,5 (М300), объем 1,33 м3, расход ар-ры 61,13 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)xe "Плиты перекрытия многопустотные::ПК 72.15-6AтVТ /бетон В22,5 (М300), объем 1,33 м3, расход ар-ры 61,13 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1), 403-0774"
	шт.
	1 688,52 
	1 800,64 

	403-0775
	      ПК 72.15-8AтVТ /бетон В22,5 (М300), объем 1,33 м3, расход ар-ры 77,12 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)xe "Плиты перекрытия многопустотные::ПК 72.15-8AтVТ /бетон В22,5 (М300), объем 1,33 м3, расход ар-ры 77,12 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1), 403-0775"
	шт.
	1 840,00 
	2 008,18 

	403-0776
	      ПК 60.12-6AтVТ-1 /бетон В15 (М200), объем 0,83 м3, расход ар-ры 31,50 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)xe "Плиты перекрытия многопустотные::ПК 60.12-6AтVТ-1 /бетон В15 (М200), объем 0,83 м3, расход ар-ры 31,50 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1), 403-0776"
	шт.
	1 101,21 
	1 174,33 

	403-0777
	      ПК 60.12-8AтVТ-1 /бетон В15 (М200), объем 0,83 м3, расход ар-ры 38,60 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)xe "Плиты перекрытия многопустотные::ПК 60.12-8AтVТ-1 /бетон В15 (М200), объем 0,83 м3, расход ар-ры 38,60 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1), 403-0777"
	шт.
	1 115,00 
	1 216,91 

	403-0778
	      ПК 60.15-6AтVТ-1 /бетон В15 (М200), объем 1,11 м3, расход ар-ры 39,94 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)xe "Плиты перекрытия многопустотные::ПК 60.15-6AтVТ-1 /бетон В15 (М200), объем 1,11 м3, расход ар-ры 39,94 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1), 403-0778"
	шт.
	1 377,93 
	1 469,42 

	403-0779
	      ПК 60.15-8AтVТ-1 /бетон В15 (М200), объем 1,11 м3, расход ар-ры 46,60 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)xe "Плиты перекрытия многопустотные::ПК 60.15-8AтVТ-1 /бетон В15 (М200), объем 1,11 м3, расход ар-ры 46,60 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1), 403-0779"
	шт.
	1 395,16 
	1 522,68 

	403-0780
	      ПК 72.12-6AтVТ-1 /бетон В22,5 (М300),объем 1,0м3, расход ар-ры 54,93 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)xe "Плиты перекрытия многопустотные::ПК 72.12-6AтVТ-1 /бетон В22,5 (М300),объем 1,0м3, расход ар-ры 54,93 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1), 403-0780"
	шт.
	1 362,69 
	1 453,17 

	403-0781
	      ПК 72.12-8AтVТ-1 /бетон В22,5 (М300), объем 1,00 м3, расход ар-ры 67,89 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)xe "Плиты перекрытия многопустотные::ПК 72.12-8AтVТ-1 /бетон В22,5 (М300), объем 1,00 м3, расход ар-ры 67,89 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1), 403-0781"
	шт.
	1 549,00 
	1 690,58 

	403-0782
	      ПК 72.15-6AтVТ-1 /бетон В22,5 (М300), объем 1,33 м3, расход ар-ры 65,47 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)xe "Плиты перекрытия многопустотные::ПК 72.15-6AтVТ-1 /бетон В22,5 (М300), объем 1,33 м3, расход ар-ры 65,47 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1), 403-0782"
	шт.
	1 702,66 
	1 815,71 

	403-0783
	      ПК 72.15-8AтVТ-1 /бетон В22,5 (М300), объем 1,33 м3, расход ар-ры 81,86 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)xe "Плиты перекрытия многопустотные::ПК 72.15-8AтVТ-1 /бетон В22,5 (М300), объем 1,33 м3, расход ар-ры 81,86 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1), 403-0783"
	шт.
	1 928,00 
	2 104,22 

	403-2102
	      ПК 32.15 /бетон В15 (М200), объем 0,59 м3, расход ар-ры 27,3 кг/ (серия 125 р.10.4-92)xe "Плиты перекрытия многопустотные::ПК 32.15 /бетон В15 (М200), объем 0,59 м3, расход ар-ры 27,3 кг/ (серия 125 р.10.4-92), 403-2102"
	шт.
	638,46 
	680,86 

	403-2103
	      ПК 36.15 /бетон В15 (М200), объем 0,67 м3, расход ар-ры 32,8 кг/ (серия 125 р.10.4-96)xe "Плиты перекрытия многопустотные::ПК 36.15 /бетон В15 (М200), объем 0,67 м3, расход ар-ры 32,8 кг/ (серия 125 р.10.4-96), 403-2103"
	шт.
	828,82 
	913,03 

	403-2104
	      ПК 64.12 /бетон В15 (М200), объем 1,05 м3, расход ар-ры 42,82 кг/ (серия 125 р.10.4-96)xe "Плиты перекрытия многопустотные::ПК 64.12 /бетон В15 (М200), объем 1,05 м3, расход ар-ры 42,82 кг/ (серия 125 р.10.4-96), 403-2104"
	шт.
	1 160,02 
	1 237,06 

	403-2105
	      ПК 64.15-1у /бетон В15 (М200), объем 1,17 м3, расход ар-ры 69,64 кг/ (серия 125 р.10.4-92)xe "Плиты перекрытия многопустотные::ПК 64.15-1у /бетон В15 (М200), объем 1,17 м3, расход ар-ры 69,64 кг/ (серия 125 р.10.4-92), 403-2105"
	шт.
	1 486,33 
	1 585,04 

	
	Плиты перекрытия ребристые из тяжелого бетона шириной:

	403-0784
	      до 2 метров, длиной от 5 до 7 метров с расходом арматуры до 4,0 кг/м2 и расчетной распределенной нагрузкой (включая собственный вес) до 560 кгс/м2xe "Плиты перекрытия ребристые из тяжелого бетона шириной::до 2 метров, длиной от 5 до 7 метров с расходом арматуры до 4,0 кг/м2 и расчетной распределенной нагрузкой (включая собственный вес) до 560 кгс/м2, 403-0784"
	м2
	126,27 
	139,10 

	403-0785
	      до 2 метров, длиной от 5 до 7 метров с расходом арматуры до 4,0 кг/м2, с расчетной распределенной нагрузкой от 561 до 710 кгс/м2, при расходе арматуры до 4,5 кг/м2xe "Плиты перекрытия ребристые из тяжелого бетона шириной::до 2 метров, длиной от 5 до 7 метров с расходом арматуры до 4,0 кг/м2, с расчетной распределенной нагрузкой от 561 до 710 кгс/м2, при расходе арматуры до 4,5 кг/м2, 403-0785"
	м2
	131,75 
	145,14 

	403-0786
	      до 2 метров, длиной от 5 до 7 метров с расходом арматуры до 4,0 кг/м2, с расчетной распределенной нагрузкой от 711 до 780 кгс/м2, при расходе арматуры до 6 кг/м2xe "Плиты перекрытия ребристые из тяжелого бетона шириной::до 2 метров, длиной от 5 до 7 метров с расходом арматуры до 4,0 кг/м2, с расчетной распределенной нагрузкой от 711 до 780 кгс/м2, при расходе арматуры до 6 кг/м2, 403-0786"
	м2
	146,38 
	161,25 

	403-0787
	      до 2 метров, длиной от 5 до 7 метров с расходом арматуры до 4,0 кг/м2, с расчетной распределенной нагрузкой от 781 до 850 кгс/м2 при расходе арматуры до 6 кг/м2xe "Плиты перекрытия ребристые из тяжелого бетона шириной::до 2 метров, длиной от 5 до 7 метров с расходом арматуры до 4,0 кг/м2, с расчетной распределенной нагрузкой от 781 до 850 кгс/м2 при расходе арматуры до 6 кг/м2, 403-0787"
	м2
	165,41 
	182,21 

	403-0788
	      до 2 метров, длиной от 5 до 7 метров с расходом арматуры до 4,0 кг/м2, с расчетной распределенной нагрузкой от 851 до 950 кгс/м2 при расходе арматуры до 6,5 кг/м2xe "Плиты перекрытия ребристые из тяжелого бетона шириной::до 2 метров, длиной от 5 до 7 метров с расходом арматуры до 4,0 кг/м2, с расчетной распределенной нагрузкой от 851 до 950 кгс/м2 при расходе арматуры до 6,5 кг/м2, 403-0788"
	м2
	173,05 
	190,63 

	403-0789
	      до 2 метров, длиной от 5 до 7 метров с расходом арматуры до 4,0 кг/м2, с расчетной распределенной нагрузкой от 951 до 1050 кгс/м2 при расходе арматуры до 7 кг/м2xe "Плиты перекрытия ребристые из тяжелого бетона шириной::до 2 метров, длиной от 5 до 7 метров с расходом арматуры до 4,0 кг/м2, с расчетной распределенной нагрузкой от 951 до 1050 кгс/м2 при расходе арматуры до 7 кг/м2, 403-0789"
	м2
	185,40 
	204,23 

	403-0790
	      до 2 метров, длиной от 5 до 7 метров с расходом арматуры до 4,0 кг/м2, с расчетной распределенной нагрузкой от 1060 до 1200 кгс/м2 при расходе арматуры до 8 кг/м2xe "Плиты перекрытия ребристые из тяжелого бетона шириной::до 2 метров, длиной от 5 до 7 метров с расходом арматуры до 4,0 кг/м2, с расчетной распределенной нагрузкой от 1060 до 1200 кгс/м2 при расходе арматуры до 8 кг/м2, 403-0790"
	м2
	207,63 
	228,72 

	403-0791
	      более 2 метров, длиной от 5 до 7 метров с расчетной распределенной нагрузкой (включая собственный вес) до 400 кгс/м2 с расходом арматуры до 560 кг/м2xe "Плиты перекрытия ребристые из тяжелого бетона шириной::более 2 метров, длиной от 5 до 7 метров с расчетной распределенной нагрузкой (включая собственный вес) до 400 кгс/м2 с расходом арматуры до 560 кг/м2, 403-0791"
	м2
	121,40 
	133,73 

	403-0792
	      более 2 метров, длиной от 5 до 7 метров с расчетной распределенной нагрузкой (включая собственный вес) от 561 до 710 кгс/м2 с расходом арматуры до 4 кг/м2xe "Плиты перекрытия ребристые из тяжелого бетона шириной::более 2 метров, длиной от 5 до 7 метров с расчетной распределенной нагрузкой (включая собственный вес) от 561 до 710 кгс/м2 с расходом арматуры до 4 кг/м2, 403-0792"
	м2
	129,91 
	143,11 

	403-0793
	      более 2 метров, длиной от 5 до 7 метров с расчетной распределенной нагрузкой (включая собственный вес) от 710 до 780 кгс/м2xe "Плиты перекрытия ребристые из тяжелого бетона шириной::более 2 метров, длиной от 5 до 7 метров с расчетной распределенной нагрузкой (включая собственный вес) от 710 до 780 кгс/м2, 403-0793"
	м2
	144,55 
	159,23 

	403-0794
	      более 2 метров, длиной от 5 до 7 метров с расчетной распределенной нагрузкой (включая собственный вес) от 781 до 850 кгс/м2xe "Плиты перекрытия ребристые из тяжелого бетона шириной::более 2 метров, длиной от 5 до 7 метров с расчетной распределенной нагрузкой (включая собственный вес) от 781 до 850 кгс/м2, 403-0794"
	м2
	170,86 
	188,22 

	403-0795
	      более 2 метров, длиной от 5 до 7 метров с расчетной распределенной нагрузкой (включая собственный вес) от 851 до 950 кгс/м2xe "Плиты перекрытия ребристые из тяжелого бетона шириной::более 2 метров, длиной от 5 до 7 метров с расчетной распределенной нагрузкой (включая собственный вес) от 851 до 950 кгс/м2, 403-0795"
	м2
	186,76 
	205,73 

	403-0796
	      более 2 метров, длиной от 5 до 7 метров с расчетной распределенной нагрузкой (включая собственный вес) от 951 до 1050 кгс/м2xe "Плиты перекрытия ребристые из тяжелого бетона шириной::более 2 метров, длиной от 5 до 7 метров с расчетной распределенной нагрузкой (включая собственный вес) от 951 до 1050 кгс/м2, 403-0796"
	м2
	194,70 
	214,49 

	403-0797
	      более 2 метров, длиной от 11 до 13 метров с расчетной распределенной нагрузкой (включая собственный вес) до 650 кгс/м2 при расходе арматуры до 6,5 кг/м2xe "Плиты перекрытия ребристые из тяжелого бетона шириной::более 2 метров, длиной от 11 до 13 метров с расчетной распределенной нагрузкой (включая собственный вес) до 650 кгс/м2 при расходе арматуры до 6,5 кг/м2, 403-0797"
	м2
	172,90 
	190,46 

	403-0798
	      более 2 метров, длиной от 11 до 13 метров с расчетной распределенной нагрузкой (включая собственный вес) от 651 до 730 кгс/м2 при расходе арматуры до 7,5 кг/м2xe "Плиты перекрытия ребристые из тяжелого бетона шириной::более 2 метров, длиной от 11 до 13 метров с расчетной распределенной нагрузкой (включая собственный вес) от 651 до 730 кгс/м2 при расходе арматуры до 7,5 кг/м2, 403-0798"
	м2
	183,94 
	202,63 

	403-0799
	      более 2 метров, длиной от 11 до 13 метров с расчетной распределенной нагрузкой (включая собственный вес) от 731 до 800 кгс/м2 при расходе арматуры до 8 кг/м2xe "Плиты перекрытия ребристые из тяжелого бетона шириной::более 2 метров, длиной от 11 до 13 метров с расчетной распределенной нагрузкой (включая собственный вес) от 731 до 800 кгс/м2 при расходе арматуры до 8 кг/м2, 403-0799"
	м2
	196,82 
	216,82 

	403-0800
	      более 2 метров, длиной от 11 до 13 метров с расчетной распределенной нагрузкой (включая собственный вес) от 801 до 880кгс/м2 при расходе арматуры до 9 кг/м2xe "Плиты перекрытия ребристые из тяжелого бетона шириной::более 2 метров, длиной от 11 до 13 метров с расчетной распределенной нагрузкой (включая собственный вес) от 801 до 880кгс/м2 при расходе арматуры до 9 кг/м2, 403-0800"
	м2
	222,57 
	245,19 

	403-0801
	      более 2 метров, длиной от 11 до 13 метров с расчетной распределенной нагрузкой (включая собственный вес) от 881 до 1030 кгс/м2 при расходе арматуры до 10,5 кг/м2xe "Плиты перекрытия ребристые из тяжелого бетона шириной::более 2 метров, длиной от 11 до 13 метров с расчетной распределенной нагрузкой (включая собственный вес) от 881 до 1030 кгс/м2 при расходе арматуры до 10,5 кг/м2, 403-0801"
	м2
	246,48 
	271,52 

	403-0802
	      более 2 метров, длиной от 11 до 13 метров с расчетной распределенной нагрузкой (включая собственный вес) свыше 1100 кгс/м2 при расходе арматуры до 12 кг/м2xe "Плиты перекрытия ребристые из тяжелого бетона шириной::более 2 метров, длиной от 11 до 13 метров с расчетной распределенной нагрузкой (включая собственный вес) свыше 1100 кгс/м2 при расходе арматуры до 12 кг/м2, 403-0802"
	м2
	275,92 
	303,95 

	403-0803
	Плиты доборные ребристые пролетом менее 5 м любой расчетной нагрузки из бетона В 15 (М 200)xe "Плиты доборные ребристые пролетом менее 5 м любой расчетной нагрузки из бетона В 15 (М 200), 403-0803"
	м3 в пл.т.
	1 890,00 
	2 078,17 

	
	Плита перекрытия:

	403-8227
	      ПП10-1 /бетон В15 (М200), объем 0,10 м3, расход ар-ры 8,38 кг/ (серия 3.900.1-14)xe "Плита перекрытия::ПП10-1 /бетон В15 (М200), объем 0,10 м3, расход ар-ры 8,38 кг/ (серия 3.900.1-14), 403-8227"
	шт.
	111,16 
	118,54 

	403-8228
	      ПП10-2 /бетон В15 (М200), объем 0,10 м3, расход ар-ры 16,65 кг/ (серия 3.900.1-14)xe "Плита перекрытия::ПП10-2 /бетон В15 (М200), объем 0,10 м3, расход ар-ры 16,65 кг/ (серия 3.900.1-14), 403-8228"
	шт.
	163,32 
	174,17 

	403-8229
	      ПП13-1 /бетон В15 (М200), объем 0,18 м3, расход ар-ры 22,14 кг/ (серия 3.900.1-14)xe "Плита перекрытия::ПП13-1 /бетон В15 (М200), объем 0,18 м3, расход ар-ры 22,14 кг/ (серия 3.900.1-14), 403-8229"
	шт.
	244,60 
	260,83 

	403-8230
	      ПП3-2 /бетон В15 (М200), объем 0,18 м3, расход ар-ры 23,05 кг/ (серия 3.900.1-14)xe "Плита перекрытия::ПП3-2 /бетон В15 (М200), объем 0,18 м3, расход ар-ры 23,05 кг/ (серия 3.900.1-14), 403-8230"
	шт.
	250,33 
	266,95 

	403-8231
	      1ПП15-1 /бетон В15 (М200), объем 0,27 м3, расход ар-ры 30 кг/ (серия 3.900.1-14)xe "Плита перекрытия::1ПП15-1 /бетон В15 (М200), объем 0,27 м3, расход ар-ры 30 кг/ (серия 3.900.1-14), 403-8231"
	шт.
	346,65 
	369,66 

	403-8232
	      1ПП15-2 /бетон В15 (М200), объем 0,27 м3, расход ар-ры 32,21кг/ (серия 3.900.1-14)xe "Плита перекрытия::1ПП15-2 /бетон В15 (М200), объем 0,27 м3, расход ар-ры 32,21кг/ (серия 3.900.1-14), 403-8232"
	шт.
	360,58 
	384,53 

	403-8233
	      2ПП15-1 /бетон В15 (М200), объем 0,27 м3, расход ар-ры 30кг/ (серия 3.900.1-14)xe "Плита перекрытия::2ПП15-1 /бетон В15 (М200), объем 0,27 м3, расход ар-ры 30кг/ (серия 3.900.1-14), 403-8233"
	шт.
	346,65 
	369,66 

	403-8234
	      2ПП15-2 /бетон В15 (М200), объем 0,27 м3, расход ар-ры 32,71 кг/ (серия 3.900.1-14)xe "Плита перекрытия::2ПП15-2 /бетон В15 (М200), объем 0,27 м3, расход ар-ры 32,71 кг/ (серия 3.900.1-14), 403-8234"
	шт.
	363,75 
	387,90 

	403-8235
	      3ПП15-1 /бетон В15 (М200), объем 0,21 м3, расход ар-ры 37,83 кг/ (серия 3.900.1-14)xe "Плита перекрытия::3ПП15-1 /бетон В15 (М200), объем 0,21 м3, расход ар-ры 37,83 кг/ (серия 3.900.1-14), 403-8235"
	шт.
	361,04 
	385,02 

	403-8236
	      3ПП15-2 /бетон В15 (М200), объем 0,21 м3, расход ар-ры 38,04 кг/ (серия 3.900.1-14)xe "Плита перекрытия::3ПП15-2 /бетон В15 (М200), объем 0,21 м3, расход ар-ры 38,04 кг/ (серия 3.900.1-14), 403-8236"
	шт.
	362,37 
	386,44 

	403-8237
	      1ПП20-1 /бетон В15 (М200), объем 0,55 м3, расход ар-ры 49,65 кг/ (серия 3.900.1-14)xe "Плита перекрытия::1ПП20-1 /бетон В15 (М200), объем 0,55 м3, расход ар-ры 49,65 кг/ (серия 3.900.1-14), 403-8237"
	шт.
	633,85 
	675,94 

	403-8238
	      1ПП20-2 /бетон В15 (М200), объем 0,55 м3, расход ар-ры 77,66 кг/ (серия 3.900.1-14)xe "Плита перекрытия::1ПП20-2 /бетон В15 (М200), объем 0,55 м3, расход ар-ры 77,66 кг/ (серия 3.900.1-14), 403-8238"
	шт.
	810,50 
	864,32 

	403-8239
	      2ПП20-1 /бетон В15 (М200), объем 0,48 м3, расход ар-ры 62,98 кг/ (серия 3.900.1-14)xe "Плита перекрытия::2ПП20-1 /бетон В15 (М200), объем 0,48 м3, расход ар-ры 62,98 кг/ (серия 3.900.1-14), 403-8239"
	шт.
	677,10 
	722,06 

	403-8240
	      2ПП20-2 /бетон В15 (М200), объем 0,48 м3, расход ар-ры 84,49 кг/ (серия 3.900.1-14)xe "Плита перекрытия::2ПП20-2 /бетон В15 (М200), объем 0,48 м3, расход ар-ры 84,49 кг/ (серия 3.900.1-14), 403-8240"
	шт.
	812,76 
	866,73 

	403-8373
	      4ПП20-2 /бетон В15 (М200), объем 0,51 м3, расход ар-ры 72,96 кг/ (серия 3.900.1-14)xe "Плита перекрытия::4ПП20-2 /бетон В15 (М200), объем 0,51 м3, расход ар-ры 72,96 кг/ (серия 3.900.1-14), 403-8373"
	шт.
	998,31 
	1 064,60 

	403-8247
	      1ПП8 /бетон В20 (М250), объем 0,128м3, расход ар-ры кг/ (ГОСТ 8020-90)xe "Плита перекрытия::1ПП8 /бетон В20 (М250), объем 0,128м3, расход ар-ры кг/ (ГОСТ 8020-90), 403-8247"
	шт.
	168,18 
	179,35 

	403-8248
	      2ПП8 /бетон В20 (М250), объем 0,125м3, расход ар-ры кг/ (ГОСТ 8020-90)xe "Плита перекрытия::2ПП8 /бетон В20 (М250), объем 0,125м3, расход ар-ры кг/ (ГОСТ 8020-90), 403-8248"
	шт.
	164,25 
	175,15 

	403-0804
	      ПР 30.15-6Т /объем 0,53 м3, бетон В15 (М200), расход ар-ры 31,08 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)xe "Плита перекрытия::ПР 30.15-6Т /объем 0,53 м3, бетон В15 (М200), расход ар-ры 31,08 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1), 403-0804"
	шт.
	807,45 
	861,06 

	403-0805
	      ПР 30.15-8Т /объем 0,53 м3, бетон В15 (М200), расход ар-ры 33,70 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)xe "Плита перекрытия::ПР 30.15-8Т /объем 0,53 м3, бетон В15 (М200), расход ар-ры 33,70 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1), 403-0805"
	шт.
	814,00 
	868,04 

	403-0806
	      ПР 60.15-6AтVТ /объем 1,04 м3, бетон В15 (М200), расход ар-ры 69,61 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)xe "Плита перекрытия::ПР 60.15-6AтVТ /объем 1,04 м3, бетон В15 (М200), расход ар-ры 69,61 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1), 403-0806"
	шт.
	1 721,20 
	1 835,49 

	403-0807
	      ПР 60.15-8AтVТ /объем 1,04 м3, бетон В15 (М200), расход ар-ры 80,23 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)xe "Плита перекрытия::ПР 60.15-8AтVТ /объем 1,04 м3, бетон В15 (М200), расход ар-ры 80,23 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1), 403-0807"
	шт.
	1 752,67 
	1 869,06 

	403-0808
	      ПР 72.15-6AтVТ /объем 1,24 м3, бетон В22,5 (М300), расход ар-ры 110,80 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)xe "Плита перекрытия::ПР 72.15-6AтVТ /объем 1,24 м3, бетон В22,5 (М300), расход ар-ры 110,80 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1), 403-0808"
	шт.
	2 104,93 
	2 244,69 

	403-0809
	      ПР 72.15-8AтVТ /объем 1,24 м3, бетон В22,5 (М300), расход ар-ры 146,9кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)xe "Плита перекрытия::ПР 72.15-8AтVТ /объем 1,24 м3, бетон В22,5 (М300), расход ар-ры 146,9кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1), 403-0809"
	шт.
	2 146,55 
	2 289,08 

	403-0810
	      ПР 30.15-6Т-1 /объем 0,53 м3, бетон В 15 (М200), расход ар-ры 36,88 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)xe "Плита перекрытия::ПР 30.15-6Т-1 /объем 0,53 м3, бетон В 15 (М200), расход ар-ры 36,88 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1), 403-0810"
	шт.
	807,45 
	861,06 

	403-0811
	      ПР 30.15-8Т-1 /объем 0,53 м3, бетон В15 (М200), расход ар-ры 39,51 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)xe "Плита перекрытия::ПР 30.15-8Т-1 /объем 0,53 м3, бетон В15 (М200), расход ар-ры 39,51 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1), 403-0811"
	шт.
	814,00 
	868,04 

	403-0812
	      ПР 60.15-6AтVТ-1 /объем 1,04 м3, бетон В15 (М200), расход ар-ры 75,42 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)xe "Плита перекрытия::ПР 60.15-6AтVТ-1 /объем 1,04 м3, бетон В15 (М200), расход ар-ры 75,42 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1), 403-0812"
	шт.
	1 721,20 
	1 835,49 

	403-0813
	      ПР 60.15-8AтVТ-1 /объем 1,04 м3, бетон В15 (М200), расход ар-ры 86,03 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)xe "Плита перекрытия::ПР 60.15-8AтVТ-1 /объем 1,04 м3, бетон В15 (М200), расход ар-ры 86,03 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1), 403-0813"
	шт.
	1 752,67 
	1 869,06 

	403-0814
	      ПР 72.15-6AтVТ-1 /объем 1,24 м3, бетон В22,5 (М300), расход ар-ры 116,6 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)xe "Плита перекрытия::ПР 72.15-6AтVТ-1 /объем 1,24 м3, бетон В22,5 (М300), расход ар-ры 116,6 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1), 403-0814"
	шт.
	2 104,93 
	2 244,69 

	403-0815
	      ПР 72.15-8AтVТ-1 /объем 1,24 м3, бетон В22,5 (М300), расход ар-ры 152,70 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)xe "Плита перекрытия::ПР 72.15-8AтVТ-1 /объем 1,24 м3, бетон В22,5 (М300), расход ар-ры 152,70 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1), 403-0815"
	шт.
	2 146,55 
	2 289,08 

	403-0816
	      ПР 30.15-6Т-2 /объем 0,51 м3, бетон В15 (М200), расход ар-ры 30,64 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)xe "Плита перекрытия::ПР 30.15-6Т-2 /объем 0,51 м3, бетон В15 (М200), расход ар-ры 30,64 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1), 403-0816"
	шт.
	746,65 
	796,22 

	403-0817
	      ПР 30.15-8Т-2 /объем 0,51 м3, бетон В15 (М200), расход ар-ры 33,26 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)xe "Плита перекрытия::ПР 30.15-8Т-2 /объем 0,51 м3, бетон В15 (М200), расход ар-ры 33,26 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1), 403-0817"
	шт.
	752,68 
	802,67 

	403-0818
	      ПР 60.15-6AтVТ-2 /объем 1,02 м3, бетон В15 (М200), расход ар-ры 69,18 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)xe "Плита перекрытия::ПР 60.15-6AтVТ-2 /объем 1,02 м3, бетон В15 (М200), расход ар-ры 69,18 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1), 403-0818"
	шт.
	1 812,73 
	1 933,09 

	403-0819
	      ПР 60.15-8AтVТ-2 /объем 1,02 м3, бетон В15 (М200), расход ар-ры 79,79 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)xe "Плита перекрытия::ПР 60.15-8AтVТ-2 /объем 1,02 м3, бетон В15 (М200), расход ар-ры 79,79 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1), 403-0819"
	шт.
	1 843,02 
	1 965,40 

	403-0820
	      ПР 30.15-6Т-3 /объем 0,52 м3, бетон В15 (М200), расход ар-ры 30,96 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)xe "Плита перекрытия::ПР 30.15-6Т-3 /объем 0,52 м3, бетон В15 (М200), расход ар-ры 30,96 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1), 403-0820"
	шт.
	793,12 
	845,78 

	403-0821
	      ПР 30.15-8Т-3 /объем 0,52 м3, бетон В15 (М200), расход ар-ры 33,59 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)xe "Плита перекрытия::ПР 30.15-8Т-3 /объем 0,52 м3, бетон В15 (М200), расход ар-ры 33,59 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1), 403-0821"
	шт.
	807,63 
	861,27 

	403-0822
	      ПР 60.15-6AтVТ-3 /объем 1,03 м3, бетон В15 (М200), расход ар-ры 69,50 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)xe "Плита перекрытия::ПР 60.15-6AтVТ-3 /объем 1,03 м3, бетон В15 (М200), расход ар-ры 69,50 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1), 403-0822"
	шт.
	1 656,60 
	1 766,60 

	403-0823
	      ПР 60.15-8AтVТ-3 /объем 1,03 м3, бетон В15 (М200), расход ар-ры 80,11 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)xe "Плита перекрытия::ПР 60.15-8AтVТ-3 /объем 1,03 м3, бетон В15 (М200), расход ар-ры 80,11 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1), 403-0823"
	шт.
	1 686,90 
	1 798,90 

	403-0824
	      ПР 72.15-6AтVТ-3 /объем 1,23 м3, бетон В22,5 (М300), расход ар-ры 110,70 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)xe "Плита перекрытия::ПР 72.15-6AтVТ-3 /объем 1,23 м3, бетон В22,5 (М300), расход ар-ры 110,70 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1), 403-0824"
	шт.
	2 041,49 
	2 177,05 

	403-0825
	      ПР 72.15-8AтVТ-3 /объем 1,23 м3, бетон В22,5 (М300), расход ар-ры 146,7 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)xe "Плита перекрытия::ПР 72.15-8AтVТ-3 /объем 1,23 м3, бетон В22,5 (М300), расход ар-ры 146,7 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1), 403-0825"
	шт.
	2 081,84 
	2 220,07 

	403-0826
	      ПТ 300.90.10-3 /бетон В 15 (М200), объем 0,26 м3, расход ар-ры 6,7 кг/ (серия 3.006.1-8)xe "Плита перекрытия::ПТ 300.90.10-3 /бетон В 15 (М200), объем 0,26 м3, расход ар-ры 6,7 кг/ (серия 3.006.1-8), 403-0826"
	шт.
	333,32 
	355,45 

	403-0827
	      ПТ 300.120.12-3 /бетон В15 (М200), объем 0,42 м3, расход ар-ры 11,50кг/ (серия 3.006.1-8)xe "Плита перекрытия::ПТ 300.120.12-3 /бетон В15 (М200), объем 0,42 м3, расход ар-ры 11,50кг/ (серия 3.006.1-8), 403-0827"
	шт.
	542,71 
	578,75 

	403-0828
	      ПТ 300.150.12-3 /бетон В15 (М200), объем 0,53 м3, расход ар-ры 15,4 кг/ (серия 3.006.1-8)xe "Плита перекрытия::ПТ 300.150.12-3 /бетон В15 (М200), объем 0,53 м3, расход ар-ры 15,4 кг/ (серия 3.006.1-8), 403-0828"
	шт.
	690,45 
	736,31 

	403-0829
	      ПТ 300..180.14-3 /бетон В15 (М200), объем 0,75 м3, расход ар-ры 28,3 кг/ (серия 3.006.1-8)xe "Плита перекрытия::ПТ 300..180.14-3 /бетон В15 (М200), объем 0,75 м3, расход ар-ры 28,3 кг/ (серия 3.006.1-8), 403-0829"
	шт.
	1 018,10 
	1 085,70 

	403-0830
	      ПТ 300.210.14-3 /бетон В15 (М200), объем 0,87 м3, расход ар-ры 37,8 кг/ (серия 3.006.1-8)xe "Плита перекрытия::ПТ 300.210.14-3 /бетон В15 (М200), объем 0,87 м3, расход ар-ры 37,8 кг/ (серия 3.006.1-8), 403-0830"
	шт.
	1 212,36 
	1 292,86 

	403-0831
	      ПТ 300.240.14-3 /бетон В15 (М200), объем 1,00 м3, расход ар-ры 46,5 кг/ (серия 3.006.1-8)xe "Плита перекрытия::ПТ 300.240.14-3 /бетон В15 (М200), объем 1,00 м3, расход ар-ры 46,5 кг/ (серия 3.006.1-8), 403-0831"
	шт.
	1 412,77 
	1 506,57 

	403-0832
	      ПТ 300.300.16-3 /бетон В20 (М250), объем 1,43 м3, расход ар-ры 70,0 кг/ (серия 3.006.1-8)xe "Плита перекрытия::ПТ 300.300.16-3 /бетон В20 (М250), объем 1,43 м3, расход ар-ры 70,0 кг/ (серия 3.006.1-8), 403-0832"
	шт.
	2 006,28 
	2 139,50 

	403-0833
	      доборная ПТ 75.90.10-3 /бетон В15 (М200), объем 0,07 м3, расход ар-ры 1,1 кг/ (серия 3.006.1-8)xe "Плита перекрытия::доборная ПТ 75.90.10-3 /бетон В15 (М200), объем 0,07 м3, расход ар-ры 1,1 кг/ (серия 3.006.1-8), 403-0833"
	шт.
	101,08 
	107,79 

	403-0834
	      доборная ПТ 75.120.12-3 /бетон В15 (М200), объем 0,11 м3, расход ар-ры 2,5 кг/ (серия 3.006.1-8)xe "Плита перекрытия::доборная ПТ 75.120.12-3 /бетон В15 (М200), объем 0,11 м3, расход ар-ры 2,5 кг/ (серия 3.006.1-8), 403-0834"
	шт.
	175,11 
	186,74 

	403-0835
	      доборная ПТ 75.150.12-3 /бетон В15 (М200), объем 0,13 м3, расход ар-ры 4,2 кг/ (серия 3.006.1-8)xe "Плита перекрытия::доборная ПТ 75.150.12-3 /бетон В15 (М200), объем 0,13 м3, расход ар-ры 4,2 кг/ (серия 3.006.1-8), 403-0835"
	шт.
	214,79 
	229,05 

	403-0836
	      доборная ПТ 75.180.14-3 /бетон В15 (М200), объем 0,18 м3, расход ар-ры 7,6 кг/ (серия 3.006.1-8)xe "Плита перекрытия::доборная ПТ 75.180.14-3 /бетон В15 (М200), объем 0,18 м3, расход ар-ры 7,6 кг/ (серия 3.006.1-8), 403-0836"
	шт.
	308,66 
	329,15 

	403-0837
	      доборная ПТ 75.210.14-3 /бетон В15 (М200), объем 0,22 м3, расход ар-ры 8,5 кг/ (серия 3.006.1-8)xe "Плита перекрытия::доборная ПТ 75.210.14-3 /бетон В15 (М200), объем 0,22 м3, расход ар-ры 8,5 кг/ (серия 3.006.1-8), 403-0837"
	шт.
	299,89 
	319,80 

	403-0838
	      доборная ПТ 75.240.14-3 /бетон В15 (М200), объем 0,25 м3, расход ар-ры 12,6 кг/ (серия 3.006.1-8)xe "Плита перекрытия::доборная ПТ 75.240.14-3 /бетон В15 (М200), объем 0,25 м3, расход ар-ры 12,6 кг/ (серия 3.006.1-8), 403-0838"
	шт.
	359,34 
	383,20 

	403-0839
	      доборная ПТ 75.300.16-3 /бетон В20 (М250), объем 0,35 м3, расход ар-ры 19,4 кг/ (серия 3.006.1-8)xe "Плита перекрытия::доборная ПТ 75.300.16-3 /бетон В20 (М250), объем 0,35 м3, расход ар-ры 19,4 кг/ (серия 3.006.1-8), 403-0839"
	шт.
	525,58 
	560,48 

	403-0840
	      угловая ПТУ 75.45.6-6 /бетон В15 (М200), объем 0,02 м3, расход ар-ры 0,9 кг/ (серия 3.006.1-8)xe "Плита перекрытия::угловая ПТУ 75.45.6-6 /бетон В15 (М200), объем 0,02 м3, расход ар-ры 0,9 кг/ (серия 3.006.1-8), 403-0840"
	шт.
	34,64 
	36,94 

	403-0841
	      угловая ПТУ 100.60.8-6 /бетон В15 (М200), объем 0,05 м3, расход ар-ры 1,70 кг/ (серия 3.006.1-8)xe "Плита перекрытия::угловая ПТУ 100.60.8-6 /бетон В15 (М200), объем 0,05 м3, расход ар-ры 1,70 кг/ (серия 3.006.1-8), 403-0841"
	шт.
	83,14 
	88,67 

	403-0842
	      угловая ПТУ 180.90.10-6 /бетон В15 (М200), объем 0,16 м3, расход ар-ры 8,3 кг/ (серия 3.006.1-8)xe "Плита перекрытия::угловая ПТУ 180.90.10-6 /бетон В15 (М200), объем 0,16 м3, расход ар-ры 8,3 кг/ (серия 3.006.1-8), 403-0842"
	шт.
	284,11 
	302,98 

	403-0843
	      угловая ПТУ 210.120.12-6 /бетон В20 (М250), объем 0,29 м3, расход ар-ры 15,9 кг/ (серия 3.006.1-8)xe "Плита перекрытия::угловая ПТУ 210.120.12-6 /бетон В20 (М250), объем 0,29 м3, расход ар-ры 15,9 кг/ (серия 3.006.1-8), 403-0843"
	шт.
	434,38 
	463,22 

	403-0844
	      угловая ПТУ 230.150.12-6 /бетон В20 (М250), объем 0,42 м3, расход ар-ры 27,9 кг/ (серия 3.006.1-8)xe "Плита перекрытия::угловая ПТУ 230.150.12-6 /бетон В20 (М250), объем 0,42 м3, расход ар-ры 27,9 кг/ (серия 3.006.1-8), 403-0844"
	шт.
	659,84 
	703,65 

	403-0845
	      с отверстиями ПТО 150.150.12-6 /бетон В15 (М200), объем 0,22 м3, расход ар-ры 40,7 кг/ (серия 3.006.1-8)xe "Плита перекрытия::с отверстиями ПТО 150.150.12-6 /бетон В15 (М200), объем 0,22 м3, расход ар-ры 40,7 кг/ (серия 3.006.1-8), 403-0845"
	шт.
	518,07 
	552,47 

	403-0846
	      с отверстиями ПТО 150.180.14-6 /бетон В20 (М250), объем 0,32 м3, расход ар-ры 51,0 кг/ (серия 3.006.1-8)xe "Плита перекрытия::с отверстиями ПТО 150.180.14-6 /бетон В20 (М250), объем 0,32 м3, расход ар-ры 51,0 кг/ (серия 3.006.1-8), 403-0846"
	шт.
	712,27 
	759,57 

	403-0847
	      с отверстиями ПТО 150.240.14-6 /бетон В20 (М250), объем 0,44 м3, расход ар-ры 111,7 кг/ (серия 3.006.1-8)xe "Плита перекрытия::с отверстиями ПТО 150.240.14-6 /бетон В20 (М250), объем 0,44 м3, расход ар-ры 111,7 кг/ (серия 3.006.1-8), 403-0847"
	шт.
	1 241,59 
	1 324,02 

	403-0848
	      с отверстиями ПТО 200.240.14-3 /бетон В20 (М250), объем 0,56 м3, расход ар-ры 116,3 кг/ (серия 3.006.1-8)xe "Плита перекрытия::с отверстиями ПТО 200.240.14-3 /бетон В20 (М250), объем 0,56 м3, расход ар-ры 116,3 кг/ (серия 3.006.1-8), 403-0848"
	шт.
	1 417,07 
	1 511,16 

	403-8406
	      П1-5 /бетон В15 (М200), объем 0,02 м3, расход ар-ры 0,9 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)xe "Плита перекрытия::П1-5 /бетон В15 (М200), объем 0,02 м3, расход ар-ры 0,9 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2), 403-8406"
	шт.
	32,18 
	35,45 

	403-8407
	      П1-15б /бетон В25 (М350), объем 0,02 м3, расход ар-ры 1,6 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)xe "Плита перекрытия::П1-15б /бетон В25 (М350), объем 0,02 м3, расход ар-ры 1,6 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2), 403-8407"
	шт.
	34,34 
	37,83 

	403-8408
	      П3-5 /бетон В25 (М350), объем 0,02 м3, расход ар-ры 1,3 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)xe "Плита перекрытия::П3-5 /бетон В25 (М350), объем 0,02 м3, расход ар-ры 1,3 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2), 403-8408"
	шт.
	38,86 
	42,81 

	403-8409
	      П3-8 /бетон В25 (М350), объем 0,02 м3, расход ар-ры 2 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)xe "Плита перекрытия::П3-8 /бетон В25 (М350), объем 0,02 м3, расход ар-ры 2 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2), 403-8409"
	шт.
	41,09 
	45,27 

	403-8410
	      П4-15б /бетон В25 (М350), объем 0,04 м3, расход ар-ры 3,8 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)xe "Плита перекрытия::П4-15б /бетон В25 (М350), объем 0,04 м3, расход ар-ры 3,8 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2), 403-8410"
	шт.
	74,19 
	81,73 

	403-8411
	      П5-5 /бетон В15 (М200), объем 0,16 м3, расход ар-ры 6,6 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)xe "Плита перекрытия::П5-5 /бетон В15 (М200), объем 0,16 м3, расход ар-ры 6,6 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2), 403-8411"
	шт.
	240,66 
	265,11 

	403-8412
	      П5-8 /бетон В15 (М200), объем 0,16 м3, расход ар-ры 11 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)xe "Плита перекрытия::П5-8 /бетон В15 (М200), объем 0,16 м3, расход ар-ры 11 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2), 403-8412"
	шт.
	330,16 
	363,70 

	403-8413
	      П5-8а /бетон В15 (М200), объем 0,16 м3, расход ар-ры 14,8 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)xe "Плита перекрытия::П5-8а /бетон В15 (М200), объем 0,16 м3, расход ар-ры 14,8 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2), 403-8413"
	шт.
	388,14 
	427,57 

	403-8414
	      П5д-5 /бетон В15 (М200), объем 0,04 м3, расход ар-ры 1,9 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)xe "Плита перекрытия::П5д-5 /бетон В15 (М200), объем 0,04 м3, расход ар-ры 1,9 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2), 403-8414"
	шт.
	62,29 
	68,62 

	403-8415
	      П5д-8 /бетон В15 (М200), объем 0,04 м3, расход ар-ры 2,7 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)xe "Плита перекрытия::П5д-8 /бетон В15 (М200), объем 0,04 м3, расход ар-ры 2,7 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2), 403-8415"
	шт.
	78,40 
	86,36 

	403-8416
	      П6-15 /бетон В25 (М350), объем 0,28 м3, расход ар-ры 6,9 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)xe "Плита перекрытия::П6-15 /бетон В25 (М350), объем 0,28 м3, расход ар-ры 6,9 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2), 403-8416"
	шт.
	407,83 
	449,27 

	403-8417
	      П6д-15 /бетон В25 (М350), объем 0,07 м3, расход ар-ры 1,8 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)xe "Плита перекрытия::П6д-15 /бетон В25 (М350), объем 0,07 м3, расход ар-ры 1,8 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2), 403-8417"
	шт.
	101,71 
	112,05 

	403-8418
	      П7д-3 /бетон В15 (М200), объем 0,06 м3, расход ар-ры 3,9 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)xe "Плита перекрытия::П7д-3 /бетон В15 (М200), объем 0,06 м3, расход ар-ры 3,9 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2), 403-8418"
	шт.
	96,86 
	106,70 

	403-8419
	      П7д-5 /бетон В15 (М200), объем 0,06 м3, расход ар-ры 5,9 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)xe "Плита перекрытия::П7д-5 /бетон В15 (М200), объем 0,06 м3, расход ар-ры 5,9 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2), 403-8419"
	шт.
	107,84 
	118,80 

	403-8420
	      П8-8 /бетон В15 (М200), объем 0,35 м3, расход ар-ры 16,6 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)xe "Плита перекрытия::П8-8 /бетон В15 (М200), объем 0,35 м3, расход ар-ры 16,6 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2), 403-8420"
	шт.
	588,87 
	648,70 

	403-8421
	      П8д-8 /бетон В15 (М200), объем 0,09 м3, расход ар-ры 3,9 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)xe "Плита перекрытия::П8д-8 /бетон В15 (М200), объем 0,09 м3, расход ар-ры 3,9 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2), 403-8421"
	шт.
	131,75 
	145,14 

	403-8422
	      П9-15 /бетон В25 (М350), объем 0,42 м3, расход ар-ры 24,9 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)xe "Плита перекрытия::П9-15 /бетон В25 (М350), объем 0,42 м3, расход ар-ры 24,9 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2), 403-8422"
	шт.
	657,08 
	723,84 

	403-8423
	      П10д-3 /бетон В25 (М350), объем 0,08 м3, расход ар-ры 4,9 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)xe "Плита перекрытия::П10д-3 /бетон В25 (М350), объем 0,08 м3, расход ар-ры 4,9 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2), 403-8423"
	шт.
	122,49 
	134,94 

	403-8424
	      П10д-5 /бетон В25 (М350), объем 0,08 м3, расход ар-ры 10,2 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)xe "Плита перекрытия::П10д-5 /бетон В25 (М350), объем 0,08 м3, расход ар-ры 10,2 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2), 403-8424"
	шт.
	126,28 
	139,11 

	403-8425
	      П10д-5б /бетон В25 (М350), объем 0,08 м3, расход ар-ры 11,8 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)xe "Плита перекрытия::П10д-5б /бетон В25 (М350), объем 0,08 м3, расход ар-ры 11,8 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2), 403-8425"
	шт.
	128,76 
	141,84 

	403-8426
	      П11-8 /бетон В25 (М350), объем 0,44 м3, расход ар-ры 31,3 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)xe "Плита перекрытия::П11-8 /бетон В25 (М350), объем 0,44 м3, расход ар-ры 31,3 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2), 403-8426"
	шт.
	889,34 
	979,70 

	403-8427
	      П11-8а /бетон В25 (М350), объем 0,44 м3, расход ар-ры 37,6 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)xe "Плита перекрытия::П11-8а /бетон В25 (М350), объем 0,44 м3, расход ар-ры 37,6 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2), 403-8427"
	шт.
	725,18 
	798,85 

	403-8428
	      П11д-8 /бетон В25 (М350), объем 0,11 м3, расход ар-ры 7,4 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)xe "Плита перекрытия::П11д-8 /бетон В25 (М350), объем 0,11 м3, расход ар-ры 7,4 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2), 403-8428"
	шт.
	214,93 
	236,76 

	403-8429
	      П11д-8а /бетон В25 (М350), объем 0,11 м3, расход ар-ры 9 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)xe "Плита перекрытия::П11д-8а /бетон В25 (М350), объем 0,11 м3, расход ар-ры 9 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2), 403-8429"
	шт.
	217,11 
	239,17 

	403-8430
	      П12д-12 /бетон В25 (М350), объем 0,18 м3, расход ар-ры 7,6 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)xe "Плита перекрытия::П12д-12 /бетон В25 (М350), объем 0,18 м3, расход ар-ры 7,6 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2), 403-8430"
	шт.
	274,70 
	302,61 

	403-8431
	      П12-15 /бетон В25 (М350), объем 0,71 м3, расход ар-ры 44 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)xe "Плита перекрытия::П12-15 /бетон В25 (М350), объем 0,71 м3, расход ар-ры 44 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2), 403-8431"
	шт.
	1 055,09 
	1 162,29 

	403-8432
	      П14-3 /бетон В25 (М350), объем 0,5 м3, расход ар-ры 28 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)xe "Плита перекрытия::П14-3 /бетон В25 (М350), объем 0,5 м3, расход ар-ры 28 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2), 403-8432"
	шт.
	838,93 
	924,16 

	403-8433
	      П14-3б /бетон В25 (М350), объем 0,5 м3, расход ар-ры 35,8 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)xe "Плита перекрытия::П14-3б /бетон В25 (М350), объем 0,5 м3, расход ар-ры 35,8 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2), 403-8433"
	шт.
	886,14 
	976,17 

	403-8434
	      П14д-3 /бетон В25 (М350), объем 0,12 м3, расход ар-ры 7,6 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)xe "Плита перекрытия::П14д-3 /бетон В25 (М350), объем 0,12 м3, расход ар-ры 7,6 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2), 403-8434"
	шт.
	259,08 
	285,41 

	403-8435
	      П15-5 /бетон В25 (М350), объем 0,66 м3, расход ар-ры 39,3 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)xe "Плита перекрытия::П15-5 /бетон В25 (М350), объем 0,66 м3, расход ар-ры 39,3 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2), 403-8435"
	шт.
	1 322,36 
	1 456,71 

	403-8436
	      П15-5а /бетон В25 (М350), объем 0,66 м3, расход ар-ры 47,2 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)xe "Плита перекрытия::П15-5а /бетон В25 (М350), объем 0,66 м3, расход ар-ры 47,2 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2), 403-8436"
	шт.
	1 655,12 
	1 823,28 

	403-8437
	      П15д-5а /бетон В25 (М350), объем 0,16 м3, расход ар-ры 11,3 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)xe "Плита перекрытия::П15д-5а /бетон В25 (М350), объем 0,16 м3, расход ар-ры 11,3 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2), 403-8437"
	шт.
	329,64 
	363,13 

	403-8438
	      П15-8 /бетон В25 (М350), объем 0,66 м3, расход ар-ры 54,3 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)xe "Плита перекрытия::П15-8 /бетон В25 (М350), объем 0,66 м3, расход ар-ры 54,3 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2), 403-8438"
	шт.
	1 151,88 
	1 268,91 

	403-8439
	      П15д-8 /бетон В25 (М350), объем 0,16 м3, расход ар-ры 12,8 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)xe "Плита перекрытия::П15д-8 /бетон В25 (М350), объем 0,16 м3, расход ар-ры 12,8 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2), 403-8439"
	шт.
	271,63 
	299,23 

	403-8440
	      П17д-3 /бетон В25 (М350), объем 0,19 м3, расход ар-ры 8,9 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)xe "Плита перекрытия::П17д-3 /бетон В25 (М350), объем 0,19 м3, расход ар-ры 8,9 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2), 403-8440"
	шт.
	293,42 
	323,23 

	403-8441
	      П18-8а /бетон В25 (М350), объем 0,97 м3, расход ар-ры 77 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)xe "Плита перекрытия::П18-8а /бетон В25 (М350), объем 0,97 м3, расход ар-ры 77 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2), 403-8441"
	шт.
	2 198,87 
	2 422,28 

	403-8442
	      П18д-8 /бетон В25 (М350), объем 0,24 м3, расход ар-ры 15,7 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)xe "Плита перекрытия::П18д-8 /бетон В25 (М350), объем 0,24 м3, расход ар-ры 15,7 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2), 403-8442"
	шт.
	385,23 
	424,37 

	403-8443
	      П18д-8а /бетон В25 (М350), объем 0,24 м3, расход ар-ры 18,1 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)xe "Плита перекрытия::П18д-8а /бетон В25 (М350), объем 0,24 м3, расход ар-ры 18,1 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2), 403-8443"
	шт.
	447,37 
	492,82 

	403-8444
	      П20-3б /бетон В25 (М350), объем 1,03 м3, расход ар-ры 51 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)xe "Плита перекрытия::П20-3б /бетон В25 (М350), объем 1,03 м3, расход ар-ры 51 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2), 403-8444"
	шт.
	2 778,18 
	3 060,44 

	403-8445
	      П20д-3 /бетон В25 (М350), объем 0,25 м3, расход ар-ры 10,5 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)xe "Плита перекрытия::П20д-3 /бетон В25 (М350), объем 0,25 м3, расход ар-ры 10,5 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2), 403-8445"
	шт.
	489,92 
	539,69 

	403-8446
	      П21-5 /бетон В25 (М350), объем 1,18 м3, расход ар-ры 76,4 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)xe "Плита перекрытия::П21-5 /бетон В25 (М350), объем 1,18 м3, расход ар-ры 76,4 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2), 403-8446"
	шт.
	3 107,58 
	3 423,31 

	403-8447
	      П21д-5 /бетон В25 (М350), объем 0,29 м3, расход ар-ры 18,1 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)xe "Плита перекрытия::П21д-5 /бетон В25 (М350), объем 0,29 м3, расход ар-ры 18,1 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2), 403-8447"
	шт.
	480,65 
	529,48 

	403-8448
	      П21-8 /бетон В22,5 (М300), объем 1,18 м3, расход ар-ры 99,8 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)xe "Плита перекрытия::П21-8 /бетон В22,5 (М300), объем 1,18 м3, расход ар-ры 99,8 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2), 403-8448"
	шт.
	3 150,72 
	3 470,84 

	403-8449
	      П21д-8 /бетон В25 (М350), объем 0,29 м3, расход ар-ры 23,6 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)xe "Плита перекрытия::П21д-8 /бетон В25 (М350), объем 0,29 м3, расход ар-ры 23,6 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2), 403-8449"
	шт.
	487,03 
	536,51 

	403-8450
	      П22д-12 /бетон В25 (М350), объем 0,46 м3, расход ар-ры 18,7 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)xe "Плита перекрытия::П22д-12 /бетон В25 (М350), объем 0,46 м3, расход ар-ры 18,7 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2), 403-8450"
	шт.
	708,19 
	780,15 

	403-8451
	      П23-3 /бетон В25 (М350), объем 1,33 м3, расход ар-ры 63,7 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)xe "Плита перекрытия::П23-3 /бетон В25 (М350), объем 1,33 м3, расход ар-ры 63,7 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2), 403-8451"
	шт.
	3 268,67 
	3 600,76 

	403-8452
	      П23д-3 /бетон В25 (М350), объем 0,33 м3, расход ар-ры 16,5 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)xe "Плита перекрытия::П23д-3 /бетон В25 (М350), объем 0,33 м3, расход ар-ры 16,5 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2), 403-8452"
	шт.
	510,32 
	562,17 

	403-8453
	      П26д-3 /бетон В25 (М350), объем 0,5 м3, расход ар-ры 19,5 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)xe "Плита перекрытия::П26д-3 /бетон В25 (М350), объем 0,5 м3, расход ар-ры 19,5 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2), 403-8453"
	шт.
	808,79 
	890,96 

	403-8454
	      П26д-5а /бетон В25 (М350), объем 0,5 м3, расход ар-ры 36,9 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)xe "Плита перекрытия::П26д-5а /бетон В25 (М350), объем 0,5 м3, расход ар-ры 36,9 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2), 403-8454"
	шт.
	829,43 
	913,70 

	403-8455
	      П28-15 /бетон В25 (М350), объем 3,03 м3, расход ар-ры 232,8 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)xe "Плита перекрытия::П28-15 /бетон В25 (М350), объем 3,03 м3, расход ар-ры 232,8 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2), 403-8455"
	шт.
	5 253,71 
	5 787,49 

	403-8456
	      П28д-15 /бетон В25 (М350), объем 0,75 м3, расход ар-ры 54,1 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)xe "Плита перекрытия::П28д-15 /бетон В25 (М350), объем 0,75 м3, расход ар-ры 54,1 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2), 403-8456"
	шт.
	1 208,81 
	1 331,62 

	403-8457
	      П28д-15а /бетон В25 (М350), объем 0,75 м3, расход ар-ры 57,8 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)xe "Плита перекрытия::П28д-15а /бетон В25 (М350), объем 0,75 м3, расход ар-ры 57,8 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2), 403-8457"
	шт.
	1 251,31 
	1 378,44 

	
	Плиты перекрытия из тяжелого бетона ребристые, приведенной толщиной:

	403-0849
	      9 см, с равномерно распределенной нагрузкой на плиту (с учетом массы плиты) до 1140 кг/м2 (ГОСТ 21506-87)xe "Плиты перекрытия из тяжелого бетона ребристые, приведенной толщиной::9 см, с равномерно распределенной нагрузкой на плиту (с учетом массы плиты) до 1140 кг/м2 (ГОСТ 21506-87), 403-0849"
	м2
	224,82 
	239,75 

	403-0850
	      9 см, с равномерно распределенной нагрузкой на плиту (с учетом массы плиты) 1250-1450 кг/м2 (ГОСТ 21506-87)xe "Плиты перекрытия из тяжелого бетона ребристые, приведенной толщиной::9 см, с равномерно распределенной нагрузкой на плиту (с учетом массы плиты) 1250-1450 кг/м2 (ГОСТ 21506-87), 403-0850"
	м2
	232,01 
	247,42 

	403-0851
	      9 см, с равномерно распределенной нагрузкой на плиту (с учетом массы плиты) 1460-1850 кг/м2 (ГОСТ 21506-87)xe "Плиты перекрытия из тяжелого бетона ребристые, приведенной толщиной::9 см, с равномерно распределенной нагрузкой на плиту (с учетом массы плиты) 1460-1850 кг/м2 (ГОСТ 21506-87), 403-0851"
	м2
	239,20 
	255,08 

	403-0852
	      9 см, с равномерно распределенной нагрузкой на плиту (с учетом массы плиты) 1860-2250 кг/м2 (ГОСТ 21506-87)xe "Плиты перекрытия из тяжелого бетона ребристые, приведенной толщиной::9 см, с равномерно распределенной нагрузкой на плиту (с учетом массы плиты) 1860-2250 кг/м2 (ГОСТ 21506-87), 403-0852"
	м2
	253,59 
	270,42 

	403-0853
	      9 см, с равномерно распределенной нагрузкой на плиту (с учетом массы плиты) 2300-2650 кг/м2 (ГОСТ 21506-87)xe "Плиты перекрытия из тяжелого бетона ребристые, приведенной толщиной::9 см, с равномерно распределенной нагрузкой на плиту (с учетом массы плиты) 2300-2650 кг/м2 (ГОСТ 21506-87), 403-0853"
	м2
	269,77 
	287,68 

	403-0854
	      9 см, с равномерно распределенной нагрузкой на плиту (с учетом массы плиты) 2700-3300 кг/м2 (ГОСТ 21506-87)xe "Плиты перекрытия из тяжелого бетона ребристые, приведенной толщиной::9 см, с равномерно распределенной нагрузкой на плиту (с учетом массы плиты) 2700-3300 кг/м2 (ГОСТ 21506-87), 403-0854"
	м2
	285,96 
	304,95 

	403-0855
	      11 см, с равномерно распределенной нагрузкой на плиту (с учетом массы плиты) 900-1100 кг/м2 (ГОСТ 21506-87)xe "Плиты перекрытия из тяжелого бетона ребристые, приведенной толщиной::11 см, с равномерно распределенной нагрузкой на плиту (с учетом массы плиты) 900-1100 кг/м2 (ГОСТ 21506-87), 403-0855"
	м2
	293,18 
	312,64 

	403-0856
	      11 см, с равномерно распределенной нагрузкой на плиту (с учетом массы плиты) 1101-1550 кг/м2 (ГОСТ 21506-87)xe "Плиты перекрытия из тяжелого бетона ребристые, приведенной толщиной::11 см, с равномерно распределенной нагрузкой на плиту (с учетом массы плиты) 1101-1550 кг/м2 (ГОСТ 21506-87), 403-0856"
	м2
	298,50 
	318,32 

	403-0857
	      11 см, с равномерно распределенной нагрузкой на плиту (с учетом массы плиты) до 1600-2000 кг/м2 (ГОСТ 21506-87)xe "Плиты перекрытия из тяжелого бетона ребристые, приведенной толщиной::11 см, с равномерно распределенной нагрузкой на плиту (с учетом массы плиты) до 1600-2000 кг/м2 (ГОСТ 21506-87), 403-0857"
	м2
	307,37 
	327,79 

	403-0858
	      11 см, с равномерно распределенной нагрузкой на плиту (с учетом массы плиты) до 2001-2350 кг/м2 (ГОСТ 21506-87)xe "Плиты перекрытия из тяжелого бетона ребристые, приведенной толщиной::11 см, с равномерно распределенной нагрузкой на плиту (с учетом массы плиты) до 2001-2350 кг/м2 (ГОСТ 21506-87), 403-0858"
	м2
	319,81 
	341,05 

	403-0859
	      11 см, с равномерно распределенной нагрузкой на плиту (с учетом массы плиты) до 2401-2850 кг/м2 (ГОСТ 21506-87)xe "Плиты перекрытия из тяжелого бетона ребристые, приведенной толщиной::11 см, с равномерно распределенной нагрузкой на плиту (с учетом массы плиты) до 2401-2850 кг/м2 (ГОСТ 21506-87), 403-0859"
	м2
	337,58 
	360,00 

	403-0860
	      11 см, с равномерно распределенной нагрузкой на плиту (с учетом массы плиты) до 2851-3450 кг/м2 (ГОСТ 21506-87)xe "Плиты перекрытия из тяжелого бетона ребристые, приведенной толщиной::11 см, с равномерно распределенной нагрузкой на плиту (с учетом массы плиты) до 2851-3450 кг/м2 (ГОСТ 21506-87), 403-0860"
	м2
	346,46 
	369,47 

	
	Плиты перекрытия плоские прямоугольные длиной:

	403-8249
	      от 3 до 12 м, массой до 5 т, шириной до 1,4 м из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 100 кг/м3xe "Плиты перекрытия плоские прямоугольные длиной::от 3 до 12 м, массой до 5 т, шириной до 1,4 м из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 100 кг/м3, 403-8249"
	м3
	1 323,00 
	1 455,30 

	403-8250
	      от 3 до 12 м, массой до 5 т, шириной более 1,4 м из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 100 кг/м3xe "Плиты перекрытия плоские прямоугольные длиной::от 3 до 12 м, массой до 5 т, шириной более 1,4 м из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 100 кг/м3, 403-8250"
	м3
	1 546,00 
	1 703,07 

	
	Плиты перекрытия плоские из бетона В15 (М200), объемом:

	403-0861
	      до 0,2 м3 с расходом арматуры 40 кг/м3xe "Плиты перекрытия плоские из бетона В15 (М200), объемом::до 0,2 м3 с расходом арматуры 40 кг/м3, 403-0861"
	м3
	1 725,20 
	1 900,48 

	403-0862
	      от 0,2 до 1,0 м3 с расходом арматуры 40 кг/м3xe "Плиты перекрытия плоские из бетона В15 (М200), объемом::от 0,2 до 1,0 м3 с расходом арматуры 40 кг/м3, 403-0862"
	м3
	1 685,74 
	1 857,01 

	403-0863
	      более 1,0 м3 с расходом арматуры 40 кг/м3xe "Плиты перекрытия плоские из бетона В15 (М200), объемом::более 1,0 м3 с расходом арматуры 40 кг/м3, 403-0863"
	м3
	1 313,95 
	1 447,45 

	403-0864
	Плиты перекрытия с ребрами из бетона В20 (М250), размером до 1,5 м2 с расходом арматуры 40кг/м3xe "Плиты перекрытия с ребрами из бетона В20 (М250), размером до 1,5 м2 с расходом арматуры 40кг/м3, 403-0864"
	м3
	1 711,30 
	1 885,16 

	
	Плиты перекрытия с ребрами из бетона В20 (М250), размером:

	403-0865
	      до 9,0 м2 с расходом арматуры 40кг/м3xe "Плиты перекрытия с ребрами из бетона В20 (М250), размером::до 9,0 м2 с расходом арматуры 40кг/м3, 403-0865"
	м3
	1 890,00 
	2 082,02 

	403-0866
	      более 9,0 м2 с расходом арматуры 40кг/м3xe "Плиты перекрытия с ребрами из бетона В20 (М250), размером::более 9,0 м2 с расходом арматуры 40кг/м3, 403-0866"
	м3
	1 709,19 
	1 882,85 

	
	Плиты перекрытия безбалочные с отверстиями и без отверстий из бетона В 22,5 (М300), размером:

	403-0867
	      до 9 м2xe "Плиты перекрытия безбалочные с отверстиями и без отверстий из бетона В 22,5 (М300), размером::до 9 м2, 403-0867"
	м3
	1 862,30 
	2 051,51 

	403-0868
	      более 9 м2xe "Плиты перекрытия безбалочные с отверстиями и без отверстий из бетона В 22,5 (М300), размером::более 9 м2, 403-0868"
	м3
	1 966,68 
	2 166,49 

	403-0869
	Плиты плоские ПТ 12.5-8.6 /бетон В15 (М200), объем 0,038 м3, расход ар-ры 0,86 кг/ (серия 1.243.1-4)xe "Плиты плоские ПТ 12.5-8.6 /бетон В15 (М200), объем 0,038 м3, расход ар-ры 0,86 кг/ (серия 1.243.1-4), 403-0869"
	шт.
	50,42 
	55,46 

	
	Плиты перекрытия плоские укороченные:

	403-1710
	      ППУ 20-12 /бетон В15 (М200), объем 0,29 м3, расход ар-ры 14,6 кг/ (ТУ 5842-001-05343)xe "Плиты перекрытия плоские укороченные::ППУ 20-12 /бетон В15 (М200), объем 0,29 м3, расход ар-ры 14,6 кг/ (ТУ 5842-001-05343), 403-1710"
	шт.
	360,21 
	384,09 

	403-1711
	      ППУ 24-12 /бетон В15 (М200), объем 0,35 м3, расход ар-ры 17,38 кг/ (ТУ 5842-001-05343)xe "Плиты перекрытия плоские укороченные::ППУ 24-12 /бетон В15 (М200), объем 0,35 м3, расход ар-ры 17,38 кг/ (ТУ 5842-001-05343), 403-1711"
	шт.
	427,59 
	455,94 

	403-1712
	      ППУ 25-12 /бетон В15 (М200), объем 0,36 м3, расход ар-ры 17,56 кг/ (ТУ 5842-001-05343)xe "Плиты перекрытия плоские укороченные::ППУ 25-12 /бетон В15 (М200), объем 0,36 м3, расход ар-ры 17,56 кг/ (ТУ 5842-001-05343), 403-1712"
	шт.
	416,36 
	443,97 

	403-1713
	      ППУ 26-12 /бетон В15 (М200), объем 0,37 м3, расход ар-ры 18,18 кг/ (ТУ 5842-001-05343)xe "Плиты перекрытия плоские укороченные::ППУ 26-12 /бетон В15 (М200), объем 0,37 м3, расход ар-ры 18,18 кг/ (ТУ 5842-001-05343), 403-1713"
	шт.
	442,27 
	471,60 

	403-1714
	      ППУ 27-12 /бетон В15 (М200), объем 0,39 м3, расход ар-ры 18,70 кг/ (ТУ 5842-001-05343)xe "Плиты перекрытия плоские укороченные::ППУ 27-12 /бетон В15 (М200), объем 0,39 м3, расход ар-ры 18,70 кг/ (ТУ 5842-001-05343), 403-1714"
	шт.
	482,87 
	514,89 

	403-1715
	      ППУ 28-12 /бетон В15 (М200), объем 0,40 м3, расход ар-ры 26,66 кг/ (ТУ 5842-001-05343)xe "Плиты перекрытия плоские укороченные::ППУ 28-12 /бетон В15 (М200), объем 0,40 м3, расход ар-ры 26,66 кг/ (ТУ 5842-001-05343), 403-1715"
	шт.
	525,20 
	560,02 

	403-1716
	      ППУ 29-12 /бетон В15 (М200), объем 0,41 м3, расход ар-ры 27,73 кг/ (ТУ 5842-001-05343)xe "Плиты перекрытия плоские укороченные::ППУ 29-12 /бетон В15 (М200), объем 0,41 м3, расход ар-ры 27,73 кг/ (ТУ 5842-001-05343), 403-1716"
	шт.
	577,90 
	616,22 

	403-1717
	      ППУ 30-12 /бетон В15 (М200), объем 0,43 м3, расход ар-ры 28,52 кг/ (ТУ 5842-001-05343)xe "Плиты перекрытия плоские укороченные::ППУ 30-12 /бетон В15 (М200), объем 0,43 м3, расход ар-ры 28,52 кг/ (ТУ 5842-001-05343), 403-1717"
	шт.
	499,28 
	532,39 

	403-1718
	      ППУ 31-12 /бетон В15 (М200), объем 0,44 м3, расход ар-ры 39,64 кг/ (ТУ 5842-001-05343)xe "Плиты перекрытия плоские укороченные::ППУ 31-12 /бетон В15 (М200), объем 0,44 м3, расход ар-ры 39,64 кг/ (ТУ 5842-001-05343), 403-1718"
	шт.
	579,63 
	618,07 

	403-1719
	      ППУ 32-12 /бетон В15 (М200), объем 0,53 м3, расход ар-ры 40,81 кг/ (ТУ 5842-001-05343)xe "Плиты перекрытия плоские укороченные::ППУ 32-12 /бетон В15 (М200), объем 0,53 м3, расход ар-ры 40,81 кг/ (ТУ 5842-001-05343), 403-1719"
	шт.
	723,88 
	771,87 

	403-1720
	      ППУ 33-12 /бетон В15 (М200), объем 0,55 м3, расход ар-ры 41,93 кг/ (ТУ 5842-001-05343)xe "Плиты перекрытия плоские укороченные::ППУ 33-12 /бетон В15 (М200), объем 0,55 м3, расход ар-ры 41,93 кг/ (ТУ 5842-001-05343), 403-1720"
	шт.
	724,75 
	772,80 

	403-1721
	      ППУ 34-12 /бетон В15 (М200), объем 0,57 м3, расход ар-ры 43,34 кг/ (ТУ 5842-001-05343)xe "Плиты перекрытия плоские укороченные::ППУ 34-12 /бетон В15 (М200), объем 0,57 м3, расход ар-ры 43,34 кг/ (ТУ 5842-001-05343), 403-1721"
	шт.
	693,65 
	739,64 

	403-1722
	      ППУ 35-12 /бетон В15 (М200), объем 0,58 м3, расход ар-ры 44,46 кг/ (ТУ 5842-001-05343)xe "Плиты перекрытия плоские укороченные::ППУ 35-12 /бетон В15 (М200), объем 0,58 м3, расход ар-ры 44,46 кг/ (ТУ 5842-001-05343), 403-1722"
	шт.
	837,91 
	893,47 

	403-1723
	      ППУ 36-12 /бетон В15 (М200), объем 0,69 м3, расход ар-ры 45,86 кг/ (ТУ 5842-001-05343)xe "Плиты перекрытия плоские укороченные::ППУ 36-12 /бетон В15 (М200), объем 0,69 м3, расход ар-ры 45,86 кг/ (ТУ 5842-001-05343), 403-1723"
	шт.
	775,70 
	827,14 

	403-1724
	      ППУ 37-12 /бетон В15 (М200), объем 0,70 м3, расход ар-ры 47,02 кг/ (ТУ 5842-001-05343)xe "Плиты перекрытия плоские укороченные::ППУ 37-12 /бетон В15 (М200), объем 0,70 м3, расход ар-ры 47,02 кг/ (ТУ 5842-001-05343), 403-1724"
	шт.
	822,35 
	876,87 

	403-1725
	      ППУ 38-12 /бетон В15 (М200), объем 0,72 м3, расход ар-ры 48,15 кг/ (ТУ 5842-001-05343)xe "Плиты перекрытия плоские укороченные::ППУ 38-12 /бетон В15 (М200), объем 0,72 м3, расход ар-ры 48,15 кг/ (ТУ 5842-001-05343), 403-1725"
	шт.
	925,15 
	986,49 

	403-1726
	      ППУ 39-12 /бетон В15 (М200), объем 0,74 м3, расход ар-ры 64,56 кг/ (ТУ 5842-001-05343)xe "Плиты перекрытия плоские укороченные::ППУ 39-12 /бетон В15 (М200), объем 0,74 м3, расход ар-ры 64,56 кг/ (ТУ 5842-001-05343), 403-1726"
	шт.
	977,84 
	1 042,67 

	403-1727
	      ППУ 40-12 /бетон В15 (М200), объем 0,76 м3, расход ар-ры 66,17 кг/ (ТУ 5842-001-05343)xe "Плиты перекрытия плоские укороченные::ППУ 40-12 /бетон В15 (М200), объем 0,76 м3, расход ар-ры 66,17 кг/ (ТУ 5842-001-05343), 403-1727"
	шт.
	960,56 
	1 024,25 

	403-1728
	      ППУ 41-12 /бетон В15 (М200), объем 0,87 м3, расход ар-ры 71,70 кг/ (ТУ 5842-001-05343)xe "Плиты перекрытия плоские укороченные::ППУ 41-12 /бетон В15 (М200), объем 0,87 м3, расход ар-ры 71,70 кг/ (ТУ 5842-001-05343), 403-1728"
	шт.
	1 112,60 
	1 186,37 

	403-1729
	      ППУ 42-12 /бетон В15 (М200), объем 0,90 м3, расход ар-ры 69,98 кг/ (ТУ 5842-001-05343)xe "Плиты перекрытия плоские укороченные::ППУ 42-12 /бетон В15 (М200), объем 0,90 м3, расход ар-ры 69,98 кг/ (ТУ 5842-001-05343), 403-1729"
	шт.
	1 118,65 
	1 192,83 

	403-1730
	      ППУ 43-12 /бетон В15 (М200), объем 0,92 м3, расход ар-ры 71,78 кг/ (ТУ 5842-001-05343)xe "Плиты перекрытия плоские укороченные::ППУ 43-12 /бетон В15 (М200), объем 0,92 м3, расход ар-ры 71,78 кг/ (ТУ 5842-001-05343), 403-1730"
	шт.
	1 240,45 
	1 322,71 

	403-1731
	      ППУ 44-12 /бетон В15 (М200), объем 0,94 м3, расход ар-ры 72,97 кг/ (ТУ 5842-001-05343)xe "Плиты перекрытия плоские укороченные::ППУ 44-12 /бетон В15 (М200), объем 0,94 м3, расход ар-ры 72,97 кг/ (ТУ 5842-001-05343), 403-1731"
	шт.
	1 204,16 
	1 284,01 

	403-1732
	      ППУ 45-12 /бетон В15 (М200), объем 0,96 м3, расход ар-ры 74,57 кг/ (ТУ 5842-001-05343)xe "Плиты перекрытия плоские укороченные::ППУ 45-12 /бетон В15 (М200), объем 0,96 м3, расход ар-ры 74,57 кг/ (ТУ 5842-001-05343), 403-1732"
	шт.
	1 283,63 
	1 368,75 

	403-1733
	      ППУ 46-12 /бетон В15 (М200), объем 0,98 м3, расход ар-ры 90,80 кг/ (ТУ 5842-001-05343)xe "Плиты перекрытия плоские укороченные::ППУ 46-12 /бетон В15 (М200), объем 0,98 м3, расход ар-ры 90,80 кг/ (ТУ 5842-001-05343), 403-1733"
	шт.
	1 192,94 
	1 272,04 

	403-1734
	      ППУ 47-12 /бетон В15 (М200), объем 1,01 м3, расход ар-ры 77,79 кг/ (ТУ 5842-001-05343)xe "Плиты перекрытия плоские укороченные::ППУ 47-12 /бетон В15 (М200), объем 1,01 м3, расход ар-ры 77,79 кг/ (ТУ 5842-001-05343), 403-1734"
	шт.
	1 310,41 
	1 397,30 

	
	Плиты плоские:

	403-0870
	      ПТ 8-11.9 /бетон В15 (М200), объем 0,079 м3, расход ар-ры 1,29 кг/ (серия 1.243.1-4)xe "Плиты плоские::ПТ 8-11.9 /бетон В15 (М200), объем 0,079 м3, расход ар-ры 1,29 кг/ (серия 1.243.1-4), 403-0870"
	шт.
	104,83 
	115,32 


	403-0871
	      ПТ 12.5-11.9 /бетон В15 (М200), объем 0,079 м3, расход ар-ры 1,80 кг/ (серия 1.243.1-4)xe "Плиты плоские::ПТ 12.5-11.9 /бетон В15 (М200), объем 0,079 м3, расход ар-ры 1,80 кг/ (серия 1.243.1-4), 403-0871"
	шт.
	104,83 
	115,32 

	403-8703
	      ПТ 8-16.14 /бетон В15 (М200), объем 0,179 м3, расход ар-ры 5 кг/ (серия 1.243.1-4)xe "Плиты плоские::ПТ 8-16.14 /бетон В15 (М200), объем 0,179 м3, расход ар-ры 5 кг/ (серия 1.243.1-4), 403-8703"
	шт.
	304,20 
	335,11 

	403-8704
	      ПТ 12.5-16.14 /бетон В15 (М200), объем 0,179 м3, расход арматуры 7,1 кг/ (серия 1.243.1-4)xe "Плиты плоские::ПТ 12.5-16.14 /бетон В15 (М200), объем 0,179 м3, расход арматуры 7,1 кг/ (серия 1.243.1-4), 403-8704"
	шт.
	317,92 
	350,22 

	
	Плиты покрытия ребристые:

	403-8701
	      2ПГ6-4АтVIТ /бетон В25 (М350), объем 0,62 м3, расход ар-ры 57 кг/ (серия 1.465.1-7/84)xe "Плиты покрытия ребристые::2ПГ6-4АтVIТ /бетон В25 (М350), объем 0,62 м3, расход ар-ры 57 кг/ (серия 1.465.1-7/84), 403-8701"
	шт.
	1 101,36 
	1 174,50 

	403-8702
	      2ПГ6-1АтVТ /бетон В15 (М200), объем 0,62 м3, расход ар-ры 32,3 кг/ (серии 1.465.1-7/84 вып.1)xe "Плиты покрытия ребристые::2ПГ6-1АтVТ /бетон В15 (М200), объем 0,62 м3, расход ар-ры 32,3 кг/ (серии 1.465.1-7/84 вып.1), 403-8702"
	шт.
	946,69 
	1 009,56 

	403-0872
	      2ПГ6-2Ат VТ /бетон В20 (М250), объем 0,62 м3, расход ар-ры 38,7 кг/ (серия 1.465.1-7/84)xe "Плиты покрытия ребристые::2ПГ6-2Ат VТ /бетон В20 (М250), объем 0,62 м3, расход ар-ры 38,7 кг/ (серия 1.465.1-7/84), 403-0872"
	шт.
	1 106,33 
	1 218,74 

	403-0873
	      2ПГ6-3Ат VТ /бетон В22,5 (М300), объем 0,62 м3, расход ар-ры 42,7 кг/ (серия 1.465.1-7/84)xe "Плиты покрытия ребристые::2ПГ6-3Ат VТ /бетон В22,5 (М300), объем 0,62 м3, расход ар-ры 42,7 кг/ (серия 1.465.1-7/84), 403-0873"
	шт.
	1 282,52 
	1 412,82 

	403-0874
	      2ПГ6-4Ат VТ /бетон В22,5 (М300), объем 0,62 м3, расход ар-ры 57,7 кг/ (серия 1.465.1-7/84)xe "Плиты покрытия ребристые::2ПГ6-4Ат VТ /бетон В22,5 (М300), объем 0,62 м3, расход ар-ры 57,7 кг/ (серия 1.465.1-7/84), 403-0874"
	шт.
	1 516,17 
	1 670,21 

	403-0875
	      2ПГ6-5Ат VТ /бетон В22,5 (М300), объем 0,62 м3, расход ар-ры 62,7 кг/ (серия 1.465.1-7/84)xe "Плиты покрытия ребристые::2ПГ6-5Ат VТ /бетон В22,5 (М300), объем 0,62 м3, расход ар-ры 62,7 кг/ (серия 1.465.1-7/84), 403-0875"
	шт.
	1 797,38 
	1 979,99 

	403-0876
	      2ПГ6-2А IVТ /бетон В15 (М200), объем 0,62 м3, расход ар-ры 35,5 кг/ (серия 1.465.1-7/84)xe "Плиты покрытия ребристые::2ПГ6-2А IVТ /бетон В15 (М200), объем 0,62 м3, расход ар-ры 35,5 кг/ (серия 1.465.1-7/84), 403-0876"
	шт.
	1 106,33 
	1 218,74 

	403-0877
	      2ПГ6-3А IVТ /бетон В15 (М200), объем 0,62 м3, расход ар-ры 42,7 кг/ (серия 1.465.1-7/84)xe "Плиты покрытия ребристые::2ПГ6-3А IVТ /бетон В15 (М200), объем 0,62 м3, расход ар-ры 42,7 кг/ (серия 1.465.1-7/84), 403-0877"
	шт.
	1 136,82 
	1 252,33 

	403-0878
	      2ПГ6-4А IVТ /бетон В20 (М250), объем 0,62 м3, расход ар-ры 47,1 кг/ (серия 1.465.1-7/84)xe "Плиты покрытия ребристые::2ПГ6-4А IVТ /бетон В20 (М250), объем 0,62 м3, расход ар-ры 47,1 кг/ (серия 1.465.1-7/84), 403-0878"
	шт.
	1 299,79 
	1 431,85 

	403-0879
	      2ПГ6-5А IVТ /бетон В22,5 (М300), объем 0,62 м3, расход ар-ры 62,7 кг/ (серия 1.465.1-7/84)xe "Плиты покрытия ребристые::2ПГ6-5А IVТ /бетон В22,5 (М300), объем 0,62 м3, расход ар-ры 62,7 кг/ (серия 1.465.1-7/84), 403-0879"
	шт.
	1 527,98 
	1 683,22 

	403-0880
	      2ПГ6-6А IVТ /бетон В27,5 (М350), объем 0,62 м3, расход ар-ры 68,3 кг/ (серия 1.465.1-7/84)xe "Плиты покрытия ребристые::2ПГ6-6А IVТ /бетон В27,5 (М350), объем 0,62 м3, расход ар-ры 68,3 кг/ (серия 1.465.1-7/84), 403-0880"
	шт.
	1 819,24 
	2 004,08 

	403-0881
	      2ПГ6-2Ат IIIBТ /бетон В15 (М200), объем 0,62 м3, расход ар-ры 39,5 кг/ (серия 1.465.1-7/84)xe "Плиты покрытия ребристые::2ПГ6-2Ат IIIBТ /бетон В15 (М200), объем 0,62 м3, расход ар-ры 39,5 кг/ (серия 1.465.1-7/84), 403-0881"
	шт.
	1 115,94 
	1 229,32 

	403-0882
	      2ПГ6-3Ат IIIBТ /бетон В15 (М200), объем 0,62 м3, расход ар-ры 47,1 кг/ (серия 1.465.1-7/84)xe "Плиты покрытия ребристые::2ПГ6-3Ат IIIBТ /бетон В15 (М200), объем 0,62 м3, расход ар-ры 47,1 кг/ (серия 1.465.1-7/84), 403-0882"
	шт.
	1 182,50 
	1 302,64 

	403-0883
	      2ПГ6-4Ат IIIBТ /бетон В20 (М250), объем 0,62 м3, расход ар-ры 56,9 кг/ (серия 1.465.1-7/84)xe "Плиты покрытия ребристые::2ПГ6-4Ат IIIBТ /бетон В20 (М250), объем 0,62 м3, расход ар-ры 56,9 кг/ (серия 1.465.1-7/84), 403-0883"
	шт.
	1 479,63 
	1 629,96 

	403-0884
	      2ПГ6-5Ат IIIBТ /бетон В22,5 (М300), объем 0,62 м3, расход ар-ры 68,3 кг/ (серия 1.465.1-7/84)xe "Плиты покрытия ребристые::2ПГ6-5Ат IIIBТ /бетон В22,5 (М300), объем 0,62 м3, расход ар-ры 68,3 кг/ (серия 1.465.1-7/84), 403-0884"
	шт.
	1 639,06 
	1 805,58 

	403-0885
	      2ПГ6-6Ат IIIBТ /бетон В27,5 (М350), объем 0,62 м3, расход ар-ры 74,5 кг/ (серия 1.465.1-7/84)xe "Плиты покрытия ребристые::2ПГ6-6Ат IIIBТ /бетон В27,5 (М350), объем 0,62 м3, расход ар-ры 74,5 кг/ (серия 1.465.1-7/84), 403-0885"
	шт.
	1 827,33 
	2 012,99 

	403-8801
	      ПР3-51.15.3 /бетон В15 (М200), объем 0,54 м3, расход ар-ры 37,17 кг/ (серия 1.165-6 вып.1)xe "Плиты покрытия ребристые::ПР3-51.15.3 /бетон В15 (М200), объем 0,54 м3, расход ар-ры 37,17 кг/ (серия 1.165-6 вып.1), 403-8801"
	шт.
	757,34 
	807,64 

	403-8802
	      ПР3-63.12.3 /бетон В15 (М200), объем 0,59 м3, расход ар-ры 47,55 кг/ (серия 1.165-6 вып.1)xe "Плиты покрытия ребристые::ПР3-63.12.3 /бетон В15 (М200), объем 0,59 м3, расход ар-ры 47,55 кг/ (серия 1.165-6 вып.1), 403-8802"
	шт.
	900,18 
	959,96 

	403-8803
	      ПР3-63.15.3 /бетон В15 (М200), объем 0,67 м3, расход ар-ры 56,06 кг/ (серия 1.165-6 вып.1)xe "Плиты покрытия ребристые::ПР3-63.15.3 /бетон В15 (М200), объем 0,67 м3, расход ар-ры 56,06 кг/ (серия 1.165-6 вып.1), 403-8803"
	шт.
	945,58 
	1 008,37 

	403-8804
	      ПР8-58.15с /бетон В15 (М200), объем 1,05 м3, расход ар-ры 109,39 кг/ (серия ИИ-04-4 вып.17)xe "Плиты покрытия ребристые::ПР8-58.15с /бетон В15 (М200), объем 1,05 м3, расход ар-ры 109,39 кг/ (серия ИИ-04-4 вып.17), 403-8804"
	шт.
	1 563,65 
	1 667,50 

	403-8805
	      ПР12.5-58.15с /бетон В22,5 (М300), объем 1,05 м3, расход ар-ры 127,21 кг/ (серия ИИ-04-4 вып.17)xe "Плиты покрытия ребристые::ПР12.5-58.15с /бетон В22,5 (М300), объем 1,05 м3, расход ар-ры 127,21 кг/ (серия ИИ-04-4 вып.17), 403-8805"
	шт.
	1 681,25 
	1 792,91 

	403-8851
	      ИП 1-1-3 /бетон В15 (М200), объем 0,97 м3, расход ар-ры 112,3 кг/ (серия ИИ 24-4/70)xe "Плиты покрытия ребристые::ИП 1-1-3 /бетон В15 (М200), объем 0,97 м3, расход ар-ры 112,3 кг/ (серия ИИ 24-4/70), 403-8851"
	шт.
	1 755,22 
	1 871,78 

	403-8852
	      ИП 1-1-4 /бетон В15 (М200), объем 0,93 м3, расход ар-ры 105,1 кг/ (серия ИИ 24-4/70)xe "Плиты покрытия ребристые::ИП 1-1-4 /бетон В15 (М200), объем 0,93 м3, расход ар-ры 105,1 кг/ (серия ИИ 24-4/70), 403-8852"
	шт.
	1 753,23 
	1 869,66 

	403-8853
	      ИП 1-2 /бетон В15 (М200), объем 0,89 м3, расход ар-ры 78,1 кг/ (серия ИИ 24-1/70)xe "Плиты покрытия ребристые::ИП 1-2 /бетон В15 (М200), объем 0,89 м3, расход ар-ры 78,1 кг/ (серия ИИ 24-1/70), 403-8853"
	шт.
	2 193,69 
	2 339,37 

	403-8854
	      ИП 1-3 /бетон В15 (М200), объем 0,89 м3, расход ар-ры 97 кг/ (серия ИИ 24-1/70)xe "Плиты покрытия ребристые::ИП 1-3 /бетон В15 (М200), объем 0,89 м3, расход ар-ры 97 кг/ (серия ИИ 24-1/70), 403-8854"
	шт.
	2 358,08 
	2 514,68 

	403-8855
	      ИП 1-3-1 /бетон В15 (М200), объем 0,89 м3, расход ар-ры 104,4 кг/ (серия ИИ 24-1/70)xe "Плиты покрытия ребристые::ИП 1-3-1 /бетон В15 (М200), объем 0,89 м3, расход ар-ры 104,4 кг/ (серия ИИ 24-1/70), 403-8855"
	шт.
	2 414,66 
	2 575,02 

	403-8856
	      ИП 1-4 /бетон В22,5 (М300), объем 0,89 м3, расход ар-ры 114,4 кг/ (серия ИИ 24-1/70)xe "Плиты покрытия ребристые::ИП 1-4 /бетон В22,5 (М300), объем 0,89 м3, расход ар-ры 114,4 кг/ (серия ИИ 24-1/70), 403-8856"
	шт.
	2 545,87 
	2 714,94 

	403-8857
	      ИП 1-5 /бетон В22,5 (М300), объем 0,89 м3, расход ар-ры 134 кг/ (серия ИИ 24-1/70)xe "Плиты покрытия ребристые::ИП 1-5 /бетон В22,5 (М300), объем 0,89 м3, расход ар-ры 134 кг/ (серия ИИ 24-1/70), 403-8857"
	шт.
	2 644,45 
	2 820,07 

	403-8858
	      ИП 1-6 /бетон В22,5 (М300), объем 0,89 м3, расход ар-ры 178,2 кг/ (серия ИИ 24-1/70)xe "Плиты покрытия ребристые::ИП 1-6 /бетон В22,5 (М300), объем 0,89 м3, расход ар-ры 178,2 кг/ (серия ИИ 24-1/70), 403-8858"
	шт.
	2 809,77 
	2 996,36 

	403-8859
	      ИП 1-7 /бетон В15 (М200), объем 0,89 м3, расход ар-ры 66,1 кг/ (серия ИИ 24-1/70)xe "Плиты покрытия ребристые::ИП 1-7 /бетон В15 (М200), объем 0,89 м3, расход ар-ры 66,1 кг/ (серия ИИ 24-1/70), 403-8859"
	шт.
	2 015,62 
	2 149,48 

	403-8860
	      ИП 2-3 /бетон В15 (М200), объем 0,81 м3, расход ар-ры 95,1 кг/ (серия ИИ 24-1/70)xe "Плиты покрытия ребристые::ИП 2-3 /бетон В15 (М200), объем 0,81 м3, расход ар-ры 95,1 кг/ (серия ИИ 24-1/70), 403-8860"
	шт.
	2 145,40 
	2 287,88 

	403-8861
	      ИП 2-5 /бетон В22,5 (М300), объем 0,81 м3, расход ар-ры 143,1 кг/ (серия ИИ 24-1/70)xe "Плиты покрытия ребристые::ИП 2-5 /бетон В22,5 (М300), объем 0,81 м3, расход ар-ры 143,1 кг/ (серия ИИ 24-1/70), 403-8861"
	шт.
	2 556,80 
	2 726,59 

	403-8862
	      ИП 2-5-1 /бетон В22,5 (М300), объем 0,81 м3, расход ар-ры 152,7 кг/ (серия ИИ 24-1/70)xe "Плиты покрытия ребристые::ИП 2-5-1 /бетон В22,5 (М300), объем 0,81 м3, расход ар-ры 152,7 кг/ (серия ИИ 24-1/70), 403-8862"
	шт.
	2 576,64 
	2 747,76 

	403-8863
	      ИП 3-2 /бетон В15 (М200), объем 0,6 м3, расход ар-ры 62 кг/ (серия ИИ 24-1/70)xe "Плиты покрытия ребристые::ИП 3-2 /бетон В15 (М200), объем 0,6 м3, расход ар-ры 62 кг/ (серия ИИ 24-1/70), 403-8863"
	шт.
	1 095,23 
	1 167,96 

	403-8864
	      ИП 3-3 /бетон В15 (М200), объем 0,6 м3, расход ар-ры 79 кг/ (серия ИИ 24-1/70)xe "Плиты покрытия ребристые::ИП 3-3 /бетон В15 (М200), объем 0,6 м3, расход ар-ры 79 кг/ (серия ИИ 24-1/70), 403-8864"
	шт.
	1 144,83 
	1 220,86 

	403-0886
	Плиты покрытий железобетонныеxe "Плиты покрытий железобетонные, 403-0886"
	м3
	1 550,53 
	1 708,06 

	403-1011
	Плиты покрытий железобетонные из легких бетонов плотностью 1600 кг/м3 и болееxe "Плиты покрытий железобетонные из легких бетонов плотностью 1600 кг/м3 и более, 403-1011"
	м3
	2 534,95 
	2 792,51 

	403-1031
	Плиты покрытий железобетонные комплексные, утепленные слоем неармированного легкого или ячеистого бетона (плотность 300-500 кг/м3)xe "Плиты покрытий железобетонные комплексные, утепленные слоем неармированного легкого или ячеистого бетона (плотность 300-500 кг/м3), 403-1031"
	м3
	1 536,06 
	1 692,12 

	403-0887
	Плиты покрытий железобетонные ребристые из тяжелого бетонаxe "Плиты покрытий железобетонные ребристые из тяжелого бетона, 403-0887"
	м3
	1 887,26 
	2 079,00 

	
	Ребристые и часторебристые панели и плиты перекрытия, приведенной толщиной:

	403-0888
	      8 см, расчетной нагрузкой (с учетом собственной массы) – 1150 кг/м2, пролетом 3 м (ГОСТ 21506-87)xe "Ребристые и часторебристые панели и плиты перекрытия, приведенной толщиной::8 см, расчетной нагрузкой (с учетом собственной массы) – 1150 кг/м2, пролетом 3 м (ГОСТ 21506-87), 403-0888"
	м2
	160,44 
	176,75 

	403-0889
	      10 см, расчетной нагрузкой (с учетом собственной массы) – 1150 кг/м2, пролетом 3 м (ГОСТ 21506-87)xe "Ребристые и часторебристые панели и плиты перекрытия, приведенной толщиной::10 см, расчетной нагрузкой (с учетом собственной массы) – 1150 кг/м2, пролетом 3 м (ГОСТ 21506-87), 403-0889"
	м2
	184,50 
	203,25 

	403-0890
	      12 см, расчетной нагрузкой (с учетом собственной массы) – 1150 кг/м2, пролетом 3 м (ГОСТ 21506-87)xe "Ребристые и часторебристые панели и плиты перекрытия, приведенной толщиной::12 см, расчетной нагрузкой (с учетом собственной массы) – 1150 кг/м2, пролетом 3 м (ГОСТ 21506-87), 403-0890"
	м2
	202,96 
	223,58 

	403-0891
	      13 см, расчетной нагрузкой (с учетом собственной массы) – 1150 кг/м2, пролетом 3 м (ГОСТ 21506-87)xe "Ребристые и часторебристые панели и плиты перекрытия, приведенной толщиной::13 см, расчетной нагрузкой (с учетом собственной массы) – 1150 кг/м2, пролетом 3 м (ГОСТ 21506-87), 403-0891"
	м2
	213,11 
	234,76 

	403-0892
	Ребристые и часторебристые панели и настилы, пролетом 3 метра, расчетной нагрузкой (с учетом собственной массы) -1050 кг/м2 приведенной толщиной 12 смxe "Ребристые и часторебристые панели и настилы, пролетом 3 метра, расчетной нагрузкой (с учетом собственной массы) -1050 кг/м2 приведенной толщиной 12 см, 403-0892"
	м2
	212,07 
	233,62 

	
	Сплошные плоские панели, плиты, настилы, пролетом 3 метра, расчетной нагрузкой (с учетом собственной массы) -1150 кг/м2, толщиной:

	403-0893
	      10 смxe "Сплошные плоские панели, плиты, настилы, пролетом 3 метра, расчетной нагрузкой (с учетом собственной массы) -1150 кг/м2, толщиной::10 см, 403-0893"
	м2
	154,71 
	170,43 

	403-0894
	      12 смxe "Сплошные плоские панели, плиты, настилы, пролетом 3 метра, расчетной нагрузкой (с учетом собственной массы) -1150 кг/м2, толщиной::12 см, 403-0894"
	м2
	166,98 
	183,95 

	403-0895
	      14 смxe "Сплошные плоские панели, плиты, настилы, пролетом 3 метра, расчетной нагрузкой (с учетом собственной массы) -1150 кг/м2, толщиной::14 см, 403-0895"
	м2
	176,82 
	194,79 

	403-0896
	      16 смxe "Сплошные плоские панели, плиты, настилы, пролетом 3 метра, расчетной нагрузкой (с учетом собственной массы) -1150 кг/м2, толщиной::16 см, 403-0896"
	м2
	189,09 
	208,30 

	Группа: Плиты специальные

	403-0897
	Плиты анкерные сборные железобетонные ВЛ и ОРУxe "Плиты анкерные сборные железобетонные ВЛ и ОРУ, 403-0897"
	м3
	1 083,81 
	1 193,92 

	403-9001
	Плиты бетонныеxe "Плиты бетонные, 403-9001"
	м2
	- 
	- 

	403-0898
	Плиты (блоки) железобетонные перекрытияxe "Плиты (блоки) железобетонные перекрытия, 403-0898"
	м3
	1 740,04 
	1 916,82 

	403-0899
	Плиты бортовые железобетонныеxe "Плиты бортовые железобетонные, 403-0899"
	м3
	2 267,51 
	2 497,89 

	403-0900
	Плиты бортовые железобетонные для фонарейxe "Плиты бортовые железобетонные для фонарей, 403-0900"
	м3
	1 580,00 
	1 692,18 

	403-0901
	Плиты бортовые железобетонные для фонарей из бетона В15 (М200)xe "Плиты бортовые железобетонные для фонарей из бетона В15 (М200), 403-0901"
	м3
	1 638,05 
	1 804,47 

	403-0902
	Плиты для облицовки каналов, берегоукрепления гидротехнических сооружений и крепления откосов плотин и земляного полотнаxe "Плиты для облицовки каналов, берегоукрепления гидротехнических сооружений и крепления откосов плотин и земляного полотна, 403-0902"
	м3
	846,75 
	932,78 

	403-0903
	Плиты доборные железобетонныеxe "Плиты доборные железобетонные, 403-0903"
	м3
	1 483,00 
	1 633,67 

	403-0904
	Плиты доборные железобетонные ребристыеxe "Плиты доборные железобетонные ребристые, 403-0904"
	м3
	1 890,00 
	2 082,02 

	403-9015
	Плиты железобетонныеxe "Плиты железобетонные, 403-9015"
	м3
	- 
	- 

	
	Плиты железобетонные:

	403-1104
	      анкерныеxe "Плиты железобетонные::анкерные, 403-1104"
	м3
	1 231,23 
	1 356,32 

	403-9050
	      и бетонныеxe "Плиты железобетонные::и бетонные, 403-9050"
	шт.
	- 
	- 

	403-6600
	      лицевые подпорных стенxe "Плиты железобетонные::лицевые подпорных стен, 403-6600"
	м3
	2 524,60 
	2 884,10 

	403-1103
	      опорныеxe "Плиты железобетонные::опорные, 403-1103"
	м3
	766,17 
	836,20 

	403-0905
	      перекрытий силосов и градиренxe "Плиты железобетонные::перекрытий силосов и градирен, 403-0905"
	м3
	2 518,00 
	2 870,52 

	403-8297
	      перекрытий силосов и градирен, из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 70 кг/м3xe "Плиты железобетонные::перекрытий силосов и градирен, из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 70 кг/м3, 403-8297"
	м3
	2 400,00 
	2 741,76 

	403-4120
	      стеновые траншей для хранения силосаxe "Плиты железобетонные::стеновые траншей для хранения силоса, 403-4120"
	м3
	2 290,45 
	2 616,61 

	403-8305
	      стеновые траншей для хранения силоса, из бетона В20 (М250) с расходом арматуры 70 кг/м3xe "Плиты железобетонные::стеновые траншей для хранения силоса, из бетона В20 (М250) с расходом арматуры 70 кг/м3, 403-8305"
	м3
	2 281,58 
	2 606,48 

	403-3110
	      покрытий и перекрытий ребристыеxe "Плиты железобетонные::покрытий и перекрытий ребристые, 403-3110"
	м3
	3 479,68 
	3 975,18 

	403-3120
	      покрытий, перекрытий и днищxe "Плиты железобетонные::покрытий, перекрытий и днищ, 403-3120"
	м3
	3 479,68 
	3 975,18 

	403-9057
	      прямоугольные плоскиеxe "Плиты железобетонные::прямоугольные плоские, 403-9057"
	м3
	- 
	- 

	403-0906
	      фундаментныеxe "Плиты железобетонные::фундаментные, 403-0906"
	м3
	758,00 
	864,12 

	403-3101
	      фундаментов опор из бетона класса В20, W6, F200 с расходом арматуры 43,90 кг/м3xe "Плиты железобетонные::фундаментов опор из бетона класса В20, W6, F200 с расходом арматуры 43,90 кг/м3, 403-3101"
	м3
	1 056,28 
	1 146,04 

	403-0907
	Плиты и рамы железобетонные фундаментные для насосных и компрессорных агрегатовxe "Плиты и рамы железобетонные фундаментные для насосных и компрессорных агрегатов, 403-0907"
	м3
	1 318,68 
	1 452,65 

	403-0908
	Плита перекрытия камеры мусороудаления из бетона В22,5(М300) с расходом арматуры до 95 кг/м3xe "Плита перекрытия камеры мусороудаления из бетона В22,5(М300) с расходом арматуры до 95 кг/м3, 403-0908"
	м3
	2 078,69 
	2 289,89 

	403-0909
	Плиты перекрытия вентиляционных шахт приведенной толщиной 7 см из бетона В15 (М200) с расходом арматуры до 20 кг/м3xe "Плиты перекрытия вентиляционных шахт приведенной толщиной 7 см из бетона В15 (М200) с расходом арматуры до 20 кг/м3, 403-0909"
	м2
	126,04 
	138,84 

	403-9016
	Плиты плоские железобетонные сборные площадью до 9 м2xe "Плиты плоские железобетонные сборные площадью до 9 м2, 403-9016"
	м3
	- 
	- 

	403-8226
	Плиты покрытия и днищ круглые плоские (с отверстиями и без отверстий) из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 100 кг/м3xe "Плиты покрытия и днищ круглые плоские (с отверстиями и без отверстий) из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 100 кг/м3, 403-8226"
	м3
	1 265,00 
	1 391,50 

	403-9149
	Плиты покрытий и днищ круглые сборные железобетонныеxe "Плиты покрытий и днищ круглые сборные железобетонные, 403-9149"
	м3
	- 
	- 

	403-0910
	Плиты покрытий и днищ круглые сборные железобетонныеxe "Плиты покрытий и днищ круглые сборные железобетонные, 403-0910"
	м3
	2 532,00 
	2 747,22 

	403-0911
	Плиты пригрузочные и опорные сборные железобетонные ВЛ и ОРУxe "Плиты пригрузочные и опорные сборные железобетонные ВЛ и ОРУ, 403-0911"
	м3
	1 049,61 
	1 156,25 

	403-9017
	Плиты ребристые плоские железобетонные сборные площадью до 9 м2xe "Плиты ребристые плоские железобетонные сборные площадью до 9 м2, 403-9017"
	м3
	- 
	- 

	403-9136
	Плиты сборные железобетонныеxe "Плиты сборные железобетонные, 403-9136"
	шт.
	- 
	- 

	403-9138
	Плиты сборные железобетонныеxe "Плиты сборные железобетонные, 403-9138"
	м3
	- 
	- 

	403-9165
	Плиты сборные железобетонные под коверxe "Плиты сборные железобетонные под ковер, 403-9165"
	м3
	- 
	- 

	403-0912
	Решетки железобетонные перекрытия каналов навозоудаленияxe "Решетки железобетонные перекрытия каналов навозоудаления, 403-0912"
	м3
	2 302,04 
	2 535,92 

	403-0913
	Решетки железобетонные перекрытия каналов навозоудаления (решетчатые полы) из бетона В 30 (М400) с расходом арматуры 50 кг/м3xe "Решетки железобетонные перекрытия каналов навозоудаления (решетчатые полы) из бетона В 30 (М400) с расходом арматуры 50 кг/м3, 403-0913"
	м3
	2 107,61 
	2 321,74 

	403-8253
	Решетки колосниковые для очистных сооружений, из бетона В 22,5 (М300) с расходом арматуры 60 кг/м3xe "Решетки колосниковые для очистных сооружений, из бетона В 22,5 (М300) с расходом арматуры 60 кг/м3, 403-8253"
	м3
	1 320,35 
	1 454,50 

	Группа: Плиты стеновые и облицовочные

	403-0914
	Плиты (блоки) железобетонные стеновыеxe "Плиты (блоки) железобетонные стеновые, 403-0914"
	м3
	1 569,78 
	1 697,25 

	403-6020
	Плиты (блоки) железобетонные стеновые плоские прямоугольныеxe "Плиты (блоки) железобетонные стеновые плоские прямоугольные, 403-6020"
	м3
	1 619,63 
	1 751,15 

	
	Плиты стеновые:

	403-0915
	      плоские из бетона В22,5 (М300), с расходом арматуры до 40 кг/м3, размером от 2 до 12 м2 (для прокладки коммуникаций)xe "Плиты стеновые::плоские из бетона В22,5 (М300), с расходом арматуры до 40 кг/м3, размером от 2 до 12 м2 (для прокладки коммуникаций), 403-0915"
	м3
	1 593,64 
	1 723,05 

	403-0916
	      плоские с вырезом по контуру из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры до 50 кг/м3, размером более 7 м2 (для прокладки коммуникаций)xe "Плиты стеновые::плоские с вырезом по контуру из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры до 50 кг/м3, размером более 7 м2 (для прокладки коммуникаций), 403-0916"
	м3
	1 656,55 
	1 791,06 

	403-0917
	      с нишами из бетона В25 (М350) с расходом арматуры до 55 кг/м3, объемом до 1 м3 (для прокладки коммуникаций)xe "Плиты стеновые::с нишами из бетона В25 (М350) с расходом арматуры до 55 кг/м3, объемом до 1 м3 (для прокладки коммуникаций), 403-0917"
	м3
	1 992,05 
	2 153,80 

	403-0918
	      с нишами из бетона В25 (М350) с расходом арматуры до 50 кг/м3, объемом более 1 м3 (для прокладки коммуникаций)xe "Плиты стеновые::с нишами из бетона В25 (М350) с расходом арматуры до 50 кг/м3, объемом более 1 м3 (для прокладки коммуникаций), 403-0918"
	м3
	1 845,26 
	1 995,10 

	403-0919
	      доборные из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры до 50 кг/м3, объемом до 0,4 м3 (для прокладки коммуникаций)xe "Плиты стеновые::доборные из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры до 50 кг/м3, объемом до 0,4 м3 (для прокладки коммуникаций), 403-0919"
	м3
	1 803,33 
	1 949,76 

	403-0920
	      Г-образные из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры до 50 кг/м3,объемом до 2 м3 (для прокладки коммуникаций)xe "Плиты стеновые::Г-образные из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры до 50 кг/м3,объемом до 2 м3 (для прокладки коммуникаций), 403-0920"
	м3
	1 824,30 
	1 972,44 

	403-0921
	      Г-образные из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры до 40 кг/м3,объемом от 2 до 4 м3 (для прокладки коммуникаций)xe "Плиты стеновые::Г-образные из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры до 40 кг/м3,объемом от 2 до 4 м3 (для прокладки коммуникаций), 403-0921"
	м3
	1 719,45 
	1 859,07 

	
	Плиты облицовочные цветные:

	403-0922
	      на обычном (недекоративном) цементе с пигментами, плоские, с ровной лицевой поверхностью, приведенной толщиной 30-35 ммxe "Плиты облицовочные цветные::на обычном (недекоративном) цементе с пигментами, плоские, с ровной лицевой поверхностью, приведенной толщиной 30-35 мм, 403-0922"
	м2
	145,78 
	157,62 

	403-0923
	      на обычном (недекоративном) цементе с пигментами, угловые и сложной конфигурации, с ровной лицевой поверхностью, угловые и сложной конфигурации, приведенной толщиной 30-35 ммxe "Плиты облицовочные цветные::на обычном (недекоративном) цементе с пигментами, угловые и сложной конфигурации, с ровной лицевой поверхностью, угловые и сложной конфигурации, приведенной толщиной 30-35 мм, 403-0923"
	м2
	166,60 
	180,13 

	403-0924
	      с декоративной фактурой поверхности в виде рельефного рисунка, обнаженного каменного щебня, приведенной толщиной 30-35 ммxe "Плиты облицовочные цветные::с декоративной фактурой поверхности в виде рельефного рисунка, обнаженного каменного щебня, приведенной толщиной 30-35 мм, 403-0924"
	м2
	164,51 
	177,87 

	403-0925
	      угловые и другие сложной конфигурации, с декоративной фактурой поверхности в виде рельефного рисунка, обнаженного каменного щебня, приведенной толщиной 30-35 ммxe "Плиты облицовочные цветные::угловые и другие сложной конфигурации, с декоративной фактурой поверхности в виде рельефного рисунка, обнаженного каменного щебня, приведенной толщиной 30-35 мм, 403-0925"
	м2
	183,61 
	200,39 

	Группа: Прогоны

	403-2111
	Балки железобетонные для перекрытийxe "Балки железобетонные для перекрытий, 403-2111"
	м3
	2 771,12 
	2 996,14 

	403-0926
	Балки железобетонные для покрытийxe "Балки железобетонные для покрытий, 403-0926"
	м3
	2 895,95 
	3 131,10 

	
	Прогоны для покрытий зданий промышленных и сельскохозяйственных предприятий ГОСТ 26992-86, пролетом:

	403-7946
	      до 6 м из бетона В30(М400) объемом до 1,5 м3 с расходом арматуры 120 кг/м3xe "Прогоны для покрытий зданий промышленных и сельскохозяйственных предприятий ГОСТ 26992-86, пролетом::до 6 м из бетона В30(М400) объемом до 1,5 м3 с расходом арматуры 120 кг/м3, 403-7946"
	м3
	2 208,18 
	2 387,48 

	403-7947
	      6 м из бетона В30(М400) объемом более 1,5 м3 с расходом арматуры 100 кг/м3xe "Прогоны для покрытий зданий промышленных и сельскохозяйственных предприятий ГОСТ 26992-86, пролетом::6 м из бетона В30(М400) объемом более 1,5 м3 с расходом арматуры 100 кг/м3, 403-7947"
	м3
	2 116,17 
	2 288,00 

	403-0927
	Прогоны железобетонныеxe "Прогоны железобетонные, 403-0927"
	м3
	3 005,10 
	3 249,12 

	
	Прогоны марки:

	403-7953
	      ПРГ 60. 2.5-4АIII /бетон В25 (М350), объем 0,6 м3, расход ар-ры 133,60 кг/ (серия 1.225-2 вып. 12)xe "Прогоны марки::ПРГ 60. 2.5-4АIII /бетон В25 (М350), объем 0,6 м3, расход ар-ры 133,60 кг/ (серия 1.225-2 вып. 12), 403-7953"
	шт.
	1 945,87 
	2 101,54 

	403-7954
	      ПРГ 60. 2.5-4АIII-1 /бетон В25 (М350), объем 0,6 м3, расход ар-ры 139,84 кг/ (серия 1.225-2 вып. 12)xe "Прогоны марки::ПРГ 60. 2.5-4АIII-1 /бетон В25 (М350), объем 0,6 м3, расход ар-ры 139,84 кг/ (серия 1.225-2 вып. 12), 403-7954"
	шт.
	2 138,64 
	2 309,73 

	403-7955
	      ПРГ 60. 2.5-4АтV /бетон В25 (М350), объем 0,6 м3, расход ар-ры 74,16 кг/ (серия 1.225-2 вып. 12)xe "Прогоны марки::ПРГ 60. 2.5-4АтV /бетон В25 (М350), объем 0,6 м3, расход ар-ры 74,16 кг/ (серия 1.225-2 вып. 12), 403-7955"
	шт.
	2 000,00 
	2 159,95 

	403-7956
	      ПРГ 36. 1.4-4АIII /бетон В20 (М250), объем 0,17 м3, расход ар-ры 27,03 кг/ (серия 1.225-2 вып. 12)xe "Прогоны марки::ПРГ 36. 1.4-4АIII /бетон В20 (М250), объем 0,17 м3, расход ар-ры 27,03 кг/ (серия 1.225-2 вып. 12), 403-7956"
	шт.
	490,60 
	529,85 

	403-7957
	      ПРГ 32. 1.4-4АIII /бетон В20 (М250), объем 0,15 м3, расход ар-ры 17,80 кг/ (серия 1.225-2 вып. 12)xe "Прогоны марки::ПРГ 32. 1.4-4АIII /бетон В20 (М250), объем 0,15 м3, расход ар-ры 17,80 кг/ (серия 1.225-2 вып. 12), 403-7957"
	шт.
	431,20 
	465,69 

	403-7958
	      ПРГ 28. 1.3-4АIII /бетон В20 (М250), объем 0,10 м3, расход ар-ры 17,71 кг/ (серия 1.225-2 вып. 12)xe "Прогоны марки::ПРГ 28. 1.3-4АIII /бетон В20 (М250), объем 0,10 м3, расход ар-ры 17,71 кг/ (серия 1.225-2 вып. 12), 403-7958"
	шт.
	309,74 
	334,51 

	403-7959
	      ПРГ 36. 1.4-4АIV /бетон В20 (М250), объем 0,17 м3, расход ар-ры 19,56 кг/ (серия 1.225-2 вып. 12)xe "Прогоны марки::ПРГ 36. 1.4-4АIV /бетон В20 (М250), объем 0,17 м3, расход ар-ры 19,56 кг/ (серия 1.225-2 вып. 12), 403-7959"
	шт.
	596,24 
	643,93 

	403-7960
	      ПРГ 32. 1.4-4АIV /бетон В20 (М250), объем 0,15 м3, расход ар-ры 15,52 кг/ (серия 1.225-2 вып. 12)xe "Прогоны марки::ПРГ 32. 1.4-4АIV /бетон В20 (М250), объем 0,15 м3, расход ар-ры 15,52 кг/ (серия 1.225-2 вып. 12), 403-7960"
	шт.
	424,13 
	458,05 

	403-7961
	      ПРГ 28. 1.3-4АIV /бетон В20 (М250), объем 0,10 м3, расход ар-ры 13,70 кг/ (серия 1.225-2 вып. 12)xe "Прогоны марки::ПРГ 28. 1.3-4АIV /бетон В20 (М250), объем 0,10 м3, расход ар-ры 13,70 кг/ (серия 1.225-2 вып. 12), 403-7961"
	шт.
	288,00 
	311,03 

	403-6706
	      ПР 60.4.4-4Т /бетон В22,5 (М300), объем 0,82 м3, расход ар-ры 149,25 кг/ (серия 1.225.1-3)xe "Прогоны марки::ПР 60.4.4-4Т /бетон В22,5 (М300), объем 0,82 м3, расход ар-ры 149,25 кг/ (серия 1.225.1-3), 403-6706"
	шт.
	3 572,07 
	3 705,46 

	Группа: Пролетные строения

	403-2052
	Пролетное строение преднапряженное длиной 23,6м объемом бетона 30,9м3 с расходом стали 6275кг, бетон В35 (серия 3.501-91, инв.№556/14)xe "Пролетное строение преднапряженное длиной 23,6м объемом бетона 30,9м3 с расходом стали 6275кг, бетон В35 (серия 3.501-91, инв.№556/14), 403-2052"
	шт.
	158 015,18 
	165 237,10 

	403-2053
	Пролетное строение длиной 16,5м ребристое объемом бетона 17,65м3 с расходом стали 5360кг, бетон В27,5 (серия 3.501-108, инв.№557/11)xe "Пролетное строение длиной 16,5м ребристое объемом бетона 17,65м3 с расходом стали 5360кг, бетон В27,5 (серия 3.501-108, инв.№557/11), 403-2053"
	шт.
	84 042,24 
	87 883,30 

	403-2054
	Пролетное строение длиной 13,5м ребристое объемом бетона 13,12м3 с расходом стали 3680кг, бетон В27,5 (серия 3.501-108, инв.№557/11)xe "Пролетное строение длиной 13,5м ребристое объемом бетона 13,12м3 с расходом стали 3680кг, бетон В27,5 (серия 3.501-108, инв.№557/11), 403-2054"
	шт.
	59 856,17 
	62 591,84 

	403-2055
	Пролетное строение длиной 11,5м ребристое объемом бетона 10,00м3 с расходом стали 2802кг, бетон  В27,5 (серия 3.501-108, инв.№557/11)xe "Пролетное строение длиной 11,5м ребристое объемом бетона 10,00м3 с расходом стали 2802кг, бетон  В27,5 (серия 3.501-108, инв.№557/11), 403-2055"
	шт.
	45 384,00 
	47 458,23 

	403-2056
	Пролетное строение длиной 13,5м плитное объемом бетона 18,75м3 с расходом стали 4701кг, бетон В35 (серия 3.501-108, инв.№557/11)xe "Пролетное строение длиной 13,5м плитное объемом бетона 18,75м3 с расходом стали 4701кг, бетон В35 (серия 3.501-108, инв.№557/11), 403-2056"
	шт.
	81 003,00 
	84 705,17 

	403-2057
	Пролетное строение длиной 11,5м плитное объемом бетона 13,50м3 с расходом стали 3395кг, бетон В35 (серия 3.501-108, инв.№557/11)xe "Пролетное строение длиной 11,5м плитное объемом бетона 13,50м3 с расходом стали 3395кг, бетон В35 (серия 3.501-108, инв.№557/11), 403-2057"
	шт.
	59 058,72 
	61 757,94 

	403-2058
	Пролетное строение длиной 9,5м плитное объемом бетона 9,30м3 с расходом стали 2347кг, бетон В35 (серия 3.501-108, инв.№557/11)xe "Пролетное строение длиной 9,5м плитное объемом бетона 9,30м3 с расходом стали 2347кг, бетон В35 (серия 3.501-108, инв.№557/11), 403-2058"
	шт.
	41 191,81 
	43 074,44 

	Группа: Прочие изделия

	403-9018
	Вкладыши железобетонныеxe "Вкладыши железобетонные, 403-9018"
	м3
	- 
	- 

	403-0928
	Башмаки железобетонныеxe "Башмаки железобетонные, 403-0928"
	м3
	1 123,20 
	1 214,40 

	403-0929
	Бруски железобетонные для прокладки лотковxe "Бруски железобетонные для прокладки лотков, 403-0929"
	м3
	1 586,12 
	1 714,92 

	403-0930
	Брусья железобетонные для перекатки трансформаторовxe "Брусья железобетонные для перекатки трансформаторов, 403-0930"
	м3
	1 520,98 
	1 644,48 

	403-4021
	Брусья железобетонные для стрелочных переводов (ОСТ 32.134 – 99)xe "Брусья железобетонные для стрелочных переводов (ОСТ 32.134 – 99), 403-4021"
	м3
	1 497,69 
	1 619,30 

	403-4041
	Брусья железобетонные для стрелочных переводов марки 1/9 (комплект) (ОСТ 32.134 – 99)xe "Брусья железобетонные для стрелочных переводов марки 1/9 (комплект) (ОСТ 32.134 – 99), 403-4041"
	компл.
	28 361,64 
	30 664,61 

	403-4030
	Воронки железобетонные силосов и градиренxe "Воронки железобетонные силосов и градирен, 403-4030"
	м3
	2 843,68 
	3 074,59 

	403-8299
	Воронки железобетонные силосов и градирен, из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 80 кг/м3xe "Воронки железобетонные силосов и градирен, из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 80 кг/м3, 403-8299"
	м3
	2 824,86 
	3 054,24 

	403-1241
	Грузы железобетонные балластныеxe "Грузы железобетонные балластные, 403-1241"
	м3
	928,85 
	1 004,27 

	403-6030
	Доборы железобетонныеxe "Доборы железобетонные, 403-6030"
	м3
	1 678,76 
	1 815,08 

	403-2002
	Доски противофильтрационные массой свыше 0,1 тxe "Доски противофильтрационные массой свыше 0,1 т, 403-2002"
	м3
	1 995,67 
	2 157,72 

	403-0931
	Звенья железобетонные водопропускных трубxe "Звенья железобетонные водопропускных труб, 403-0931"
	м3
	1 992,04 
	2 153,79 

	
	Звенья железобетонные водопропускных труб :

	403-1668
	      3П 11-100 /бетон В30 (М400), объем 1,69 м3, расход ар-ры 258,8 кг/ (серия 3.501-177.93 вып.2-1)xe "Звенья железобетонные водопропускных труб::3П 11-100 /бетон В30 (М400), объем 1,69 м3, расход ар-ры 258,8 кг/ (серия 3.501-177.93 вып.2-1), 403-1668"
	шт.
	5 711,48 
	6 116,99 

	403-1669
	      ЗП 14-100 /бетон В25 (М350), объем 2,31 м3, расход ар-ры 395,4 кг/ (ОСТ 35-27.0-85)xe "Звенья железобетонные водопропускных труб::ЗП 14-100 /бетон В25 (М350), объем 2,31 м3, расход ар-ры 395,4 кг/ (ОСТ 35-27.0-85), 403-1669"
	шт.
	7 806,88 
	8 361,16 

	403-1670
	      3П 20-100 /бетон В35 (М450), объем 3,98 м3, расход ар-ры 845,74 кг/ (серия 3.501-177.93 вып.2-1)xe "Звенья железобетонные водопропускных труб::3П 20-100 /бетон В35 (М450), объем 3,98 м3, расход ар-ры 845,74 кг/ (серия 3.501-177.93 вып.2-1), 403-1670"
	шт.
	14 410,85 
	15 434,02 

	403-1692
	      3К 9-200 /бетон В30 (М400), объем 1,66 м3, расход ар-ры 218,94 кг/ (ОСТ 35-27.0-85)xe "Звенья железобетонные водопропускных труб::3К 9-200 /бетон В30 (М400), объем 1,66 м3, расход ар-ры 218,94 кг/ (ОСТ 35-27.0-85), 403-1692"
	шт.
	2 461,22 
	2 593,54 

	403-1693
	      3К 10-200 /бетон В30 (М400), объем 2,38 м3, расход ар-ры 316,97 кг/ (ОСТ 35-27.0-85)xe "Звенья железобетонные водопропускных труб::3К 10-200 /бетон В30 (М400), объем 2,38 м3, расход ар-ры 316,97 кг/ (ОСТ 35-27.0-85), 403-1693"
	шт.
	3 421,91 
	3 605,88 

	403-0932
	Канал железобетонные лотковый с консольюxe "Канал железобетонные лотковый с консолью, 403-0932"
	м3
	1 824,54 
	1 972,69 

	403-0933
	Камни железобетонные бортовыеxe "Камни железобетонные бортовые, 403-0933"
	м3
	1 313,94 
	1 460,83 

	403-0934
	Капители железобетонныеxe "Капители железобетонные, 403-0934"
	м3
	2 235,40 
	2 416,91 

	403-9060
	Конструкции сборные бетонныеxe "Конструкции сборные бетонные, 403-9060"
	м3
	- 
	- 

	403-9019
	Конструкции сборные железобетонныеxe "Конструкции сборные железобетонные, 403-9019"
	м
	- 
	- 

	403-9020
	Конструкции сборные железобетонныеxe "Конструкции сборные железобетонные, 403-9020"
	шт.
	- 
	- 

	403-9021
	Конструкции сборные железобетонныеxe "Конструкции сборные железобетонные, 403-9021"
	м2
	- 
	- 

	403-9022
	Конструкции сборные железобетонныеxe "Конструкции сборные железобетонные, 403-9022"
	м3
	- 
	- 

	403-9142
	Конструкции сборные железобетонные (сваи-оболочки)xe "Конструкции сборные железобетонные (сваи-оболочки), 403-9142"
	м3
	- 
	- 

	403-4110
	Контрфорс железобетонный траншей для хранения силосаxe "Контрфорс железобетонный траншей для хранения силоса, 403-4110"
	м3
	2 320,48 
	2 645,35 

	403-8304
	Контрфорс железобетонный траншей для хранения силоса, из бетона В 15 (М200) с расходом арматуры 50 кг/м3xe "Контрфорс железобетонный траншей для хранения силоса, из бетона В 15 (М200) с расходом арматуры 50 кг/м3, 403-8304"
	м3
	2 010,00 
	2 296,22 

	403-0935
	Кормушки железобетонныеxe "Кормушки железобетонные, 403-0935"
	м3
	1 745,08 
	1 868,98 

	403-0936
	Кормушки, объемом до 0,1 м3 из бетона В22,5 (М 300) с расходом арматуры 25 кг/м3xe "Кормушки, объемом до 0,1 м3 из бетона В22,5 (М 300) с расходом арматуры 25 кг/м3, 403-0936"
	м3
	1 404,13 
	1 503,83 

	403-0937
	Кормушки, объемом более 0,1 м3 из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 25 кг/м3xe "Кормушки, объемом более 0,1 м3 из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 25 кг/м3, 403-0937"
	м3
	1 260,52 
	1 350,02 

	403-9023
	Крышки сборные железобетонныеxe "Крышки сборные железобетонные, 403-9023"
	м3
	- 
	- 

	403-0938
	Мачты светофоров железобетонные центрифугированныеxe "Мачты светофоров железобетонные центрифугированные, 403-0938"
	м3
	3 701,29 
	3 964,08 

	403-0939
	Нащельники из тяжелого бетона В22,5 (М300), марка бетона по морозостойкости F300,водонепроницаемости W6, с расходом арматуры 70 кг/м3xe "Нащельники из тяжелого бетона В22,5 (М300), марка бетона по морозостойкости F300,водонепроницаемости W6, с расходом арматуры 70 кг/м3, 403-0939"
	м3
	1 427,53 
	1 528,89 

	403-9860
	Оболочки оголовковxe "Оболочки оголовков, 403-9860"
	шт.
	- 
	- 

	403-9301
	Ограничители захваток железобетонныеxe "Ограничители захваток железобетонные, 403-9301"
	шт.
	- 
	- 

	403-9187
	Оголовки бетонныеxe "Оголовки бетонные, 403-9187"
	м3
	- 
	- 

	403-0940
	Площадки железобетонные лестничные с бетонным поломxe "Площадки железобетонные лестничные с бетонным полом, 403-0940"
	м3
	2 011,99 
	2 134,32 

	403-1221
	Подпятники железобетонныеxe "Подпятники железобетонные, 403-1221"
	м3
	1 127,85 
	1 196,42 

	403-9027
	Подушка железобетонная, марки 150xe "Подушка железобетонная, марки 150, 403-9027"
	м3
	- 
	- 

	403-0941
	Полурамы железобетонныеxe "Полурамы железобетонные, 403-0941"
	м3
	3 852,94 
	4 165,80 

	403-9062
	Приставки железобетонныеxe "Приставки железобетонные, 403-9062"
	шт.
	- 
	- 

	403-9063
	Приставки железобетонныеxe "Приставки железобетонные, 403-9063"
	м3
	- 
	- 

	403-3001
	Приставки железобетонные для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связиxe "Приставки железобетонные для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи, 403-3001"
	м3
	2 806,29 
	2 976,91 

	
	Камни железобетонные бортовые:

	403-2382
	      БР150.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,063 м3, расход ар-ры 2,2 кг/ (ГОСТ 6665-91)xe "Камни железобетонные бортовые::БР150.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,063 м3, расход ар-ры 2,2 кг/ (ГОСТ 6665-91), 403-2382"
	шт.
	130,44 
	146,35 

	403-2383
	      БР300.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,126 м3, расход ар-ры 4,85 кг/ (ГОСТ 6665-91)xe "Камни железобетонные бортовые::БР300.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,126 м3, расход ар-ры 4,85 кг/ (ГОСТ 6665-91), 403-2383"
	шт.
	268,93 
	290,77 

	
	Приставки сборные железобетонные:

	403-0942
	      из бетона В25 (М 350) с расходом арматуры 240 кг/м3 (для деревянных опор воздушных линий электропередач и связи длиной до 6 м с отверстиями и без отверстий)xe "Приставки сборные железобетонные::из бетона В25 (М 350) с расходом арматуры 240 кг/м3 (для деревянных опор воздушных линий электропередач и связи длиной до 6 м с отверстиями и без отверстий), 403-0942"
	м3
	1 741,33 
	1 882,73 

	403-2113
	      ПТ 33-1 /бетон В25 (М350), объем 0,066 м3, расход ар-ры 14,2 кг/ (серия 3.407-57/87)/ (для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи длиной до 3,25 м с отверстиями и без отверстий)xe "Приставки сборные железобетонные::ПТ 33-1 /бетон В25 (М350), объем 0,066 м3, расход ар-ры 14,2 кг/ (серия 3.407-57/87)/ (для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи длиной до 3,25 м с отверстиями и без отверстий), 403-2113"
	шт.
	168,96 
	177,51 

	403-2114
	      ПТ 33-2 /бетон В25 (М350), объем 0,1 м3, расход ар-ры 14,5 кг/ (серия 3.407-57/87)/ (для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи длиной до 3,25 м с отверстиями и без отверстий)xe "Приставки сборные железобетонные::ПТ 33-2 /бетон В25 (М350), объем 0,1 м3, расход ар-ры 14,5 кг/ (серия 3.407-57/87)/ (для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи длиной до 3,25 м с отверстиями и без отверстий), 403-2114"
	шт.
	226,31 
	237,76 

	403-2115
	      ПТ 33-3 /бетон В25 (М350), объем 0,1 м3, расход ар-ры 18,6 кг/ (серия 3.407-57/87)/ (для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи длиной до 3,25 м с отверстиями и без отверстий)xe "Приставки сборные железобетонные::ПТ 33-3 /бетон В25 (М350), объем 0,1 м3, расход ар-ры 18,6 кг/ (серия 3.407-57/87)/ (для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи длиной до 3,25 м с отверстиями и без отверстий), 403-2115"
	шт.
	247,94 
	260,49 

	403-2116
	      ПТ 33-4 /бетон В25 (М350), объем 0,1 м3, расход ар-ры 23,4 кг/ (серия 3.407-57/87)/ (для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи длиной до 3,25 м с отверстиями и без отверстий)xe "Приставки сборные железобетонные::ПТ 33-4 /бетон В25 (М350), объем 0,1 м3, расход ар-ры 23,4 кг/ (серия 3.407-57/87)/ (для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи длиной до 3,25 м с отверстиями и без отверстий), 403-2116"
	шт.
	262,10 
	275,36 

	403-0943
	      ПТ-45 /бетон В25 (М350), объем 0,20 м3, расход ар-ры 49,10 кг/ (для деревянных опор воздушных линий электропередач и связи длиной до 6 м с отверстиями и без отверстий)xe "Приставки сборные железобетонные::ПТ-45 /бетон В25 (М350), объем 0,20 м3, расход ар-ры 49,10 кг/ (для деревянных опор воздушных линий электропередач и связи длиной до 6 м с отверстиями и без отверстий), 403-0943"
	шт.
	510,00 
	535,81 

	403-2135
	      ПТ 43-1 /бетон В25 (М350), объем 0,13 м3, расход ар-ры 24,1 кг/ (серия 3.407-57/87)/ (для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи длиной до 4,25 м с отверстиями и без отверстий)xe "Приставки сборные железобетонные::ПТ 43-1 /бетон В25 (М350), объем 0,13 м3, расход ар-ры 24,1 кг/ (серия 3.407-57/87)/ (для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи длиной до 4,25 м с отверстиями и без отверстий), 403-2135"
	шт.
	299,48 
	314,63 

	403-0944
	      ПТ 43-2 /бетон В25 (М350), объем 0,13 м3, расход ар-ры 30,30 кг/ (для деревянных опор воздушных линий электропередач и связи длиной до 6 м с отверстиями и без отверстий)xe "Приставки сборные железобетонные::ПТ 43-2 /бетон В25 (М350), объем 0,13 м3, расход ар-ры 30,30 кг/ (для деревянных опор воздушных линий электропередач и связи длиной до 6 м с отверстиями и без отверстий), 403-0944"
	шт.
	332,80 
	349,44 

	403-0945
	Прочие приставки трапецеидальные и прямоугольные из бетона В22,5 (М 300) с расходом арматуры 220 кг/м3 (для деревянных опор воздушных линий электропередач и связи длиной до 6 м с отверстиями и без отверстий)xe "Прочие приставки трапецеидальные и прямоугольные из бетона В22,5 (М 300) с расходом арматуры 220 кг/м3 (для деревянных опор воздушных линий электропередач и связи длиной до 6 м с отверстиями и без отверстий), 403-0945"
	м3
	2 000,00 
	2 101,20 

	403-0946
	Рамы железобетонныеxe "Рамы железобетонные, 403-0946"
	м3
	3 002,92 
	3 246,76 

	403-9024
	Ростверки железобетонныеxe "Ростверки железобетонные, 403-9024"
	м3
	- 
	- 

	403-0947
	Ростверки железобетонныеxe "Ростверки железобетонные, 403-0947"
	м3
	1 317,99 
	1 505,67 

	403-0948
	Ростверки железобетонные свайные для фундаментов металлических опор контактной сети с гибкими поперечинамиxe "Ростверки железобетонные свайные для фундаментов металлических опор контактной сети с гибкими поперечинами, 403-0948"
	м3
	1 559,18 
	1 781,21 

	403-0949
	Своды каналов теплотрасс железобетонныеxe "Своды каналов теплотрасс железобетонные, 403-0949"
	м3
	2 579,55 
	2 841,63 

	403-2401
	Складки сборные железобетонныеxe "Складки сборные железобетонные, 403-2401"
	м3
	3 335,86 
	3 606,73 

	403-0950
	Стаканы железобетонныеxe "Стаканы железобетонные, 403-0950"
	м3
	1 412,03 
	1 526,69 

	
	Стаканы железобетонные для крепления:

	403-0951
	      дефлекторов и зонтовxe "Стаканы железобетонные для крепления::дефлекторов и зонтов, 403-0951"
	м3
	1 911,18 
	2 007,89 

	403-0952
	      дефлекторов и зонтов из бетона В15 (М200) объемом до 0,1 м3xe "Стаканы железобетонные для крепления::дефлекторов и зонтов из бетона В15 (М200) объемом до 0,1 м3, 403-0952"
	м3
	2 079,86 
	2 185,11 

	403-0953
	      дефлекторов и зонтов из бетона В15 (М200) объемом более 0,1 м3xe "Стаканы железобетонные для крепления::дефлекторов и зонтов из бетона В15 (М200) объемом более 0,1 м3, 403-0953"
	м3
	1 674,57 
	1 759,31 

	403-9130
	Тетраподыxe "Тетраподы, 403-9130"
	шт.
	- 
	- 

	403-0129
	Тетрапоиды для берегозащитных и оградительных сооружений М300xe "Тетрапоиды для берегозащитных и оградительных сооружений М300, 403-0129"
	м3
	935,73 
	983,08 

	
	Траверсы и вставки:

	403-5020
	      железобетонные трубопроводовxe "Траверсы и вставки::железобетонные трубопроводов, 403-5020"
	м3
	1 881,74 
	1 976,95 

	403-8215
	      эстакад объемом до 0,5 м3 (ТУ 66-164-87 с изм.) из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 70 кг/м3xe "Траверсы и вставки::эстакад объемом до 0,5 м3 (ТУ 66-164-87 с изм.) из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 70 кг/м3, 403-8215"
	м3
	1 145,00 
	1 202,94 

	403-8216
	      эстакад объемом более 0,5 м3 (ТУ 66-164-87 с изм.) из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 80 кг/м3xe "Траверсы и вставки::эстакад объемом более 0,5 м3 (ТУ 66-164-87 с изм.) из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 80 кг/м3, 403-8216"
	м3
	1 145,00 
	1 202,94 

	403-0954
	Тройники железобетонные лотковых оросительных системxe "Тройники железобетонные лотковых оросительных систем, 403-0954"
	м3
	2 007,80 
	2 109,39 

	403-1262
	Упоры анкерные массой до 2,0 тxe "Упоры анкерные массой до 2,0 т, 403-1262"
	м3
	1 492,21 
	1 567,72 

	403-1263
	Упоры анкерные массой свыше 2,0 тxe "Упоры анкерные массой свыше 2,0 т, 403-1263"
	м3
	1 321,68 
	1 388,56 

	403-0955
	Фермы железобетонные стропильныеxe "Фермы железобетонные стропильные, 403-0955"
	м3
	3 512,23 
	3 797,42 

	403-0956
	Фронтоны железобетонныеxe "Фронтоны железобетонные, 403-0956"
	м3
	2 879,68 
	3 025,39 

	403-0957
	Фронтоны железобетонные из бетона плотностью 1900 кг/м3 и болееxe "Фронтоны железобетонные из бетона плотностью 1900 кг/м3 и более, 403-0957"
	м3
	1 948,62 
	2 047,22 

	403-9025
	Фундаменты железобетонныеxe "Фундаменты железобетонные, 403-9025"
	шт.
	- 
	- 

	403-9026
	Фундаменты железобетонныеxe "Фундаменты железобетонные, 403-9026"
	м3
	- 
	- 

	403-9206
	Фундаменты железобетонные для опор контактной сетиxe "Фундаменты железобетонные для опор контактной сети, 403-9206"
	шт.
	- 
	- 

	403-0958
	Экраны входов в здание сплошные плоские и с ребрами по контуру из бетона В15(М200) с расходом арматуры 60 кг/м3, длиной до 3 мxe "Экраны входов в здание сплошные плоские и с ребрами по контуру из бетона В15(М200) с расходом арматуры 60 кг/м3, длиной до 3 м, 403-0958"
	м3
	1 701,40 
	1 839,55 

	403-0959
	Экраны входов решетчатые, сплошные с рельефным упорядоченным рисунком глубиной до 30 мм, а также комбинированные (сплошные и решетчатые) из бетона В 15 (М200) с расходом арматуры 70 кг/м3, длиной до 3 мxe "Экраны входов решетчатые, сплошные с рельефным упорядоченным рисунком глубиной до 30 мм, а также комбинированные (сплошные и решетчатые) из бетона В 15 (М200) с расходом арматуры 70 кг/м3, длиной до 3 м, 403-0959"
	м3
	2 020,14 
	2 184,18 

	Группа: Рамы

	
	Полурамы из бетона В22,5 (М300) пролетом:

	403-0960
	      12 м, расчетной нагрузкой (без учета собственного веса) до 250 кгс/м2xe "Полурамы из бетона В22,5 (М300) пролетом::12 м, расчетной нагрузкой (без учета собственного веса) до 250 кгс/м2, 403-0960"
	м3
	1 762,16 
	1 905,25 

	403-0961
	      12 м, с расчетной нагрузкой 300-350 кгс/м2xe "Полурамы из бетона В22,5 (М300) пролетом::12 м, с расчетной нагрузкой 300-350 кгс/м2, 403-0961"
	м3
	1 773,89 
	1 917,93 

	403-0962
	      12 м, с расчетной нагрузкой 400-450 кгс/м2xe "Полурамы из бетона В22,5 (М300) пролетом::12 м, с расчетной нагрузкой 400-450 кгс/м2, 403-0962"
	м3
	1 806,93 
	1 953,66 

	403-0963
	      18 м, с расчетной нагрузкой до 250 кгс/м2xe "Полурамы из бетона В22,5 (М300) пролетом::18 м, с расчетной нагрузкой до 250 кгс/м2, 403-0963"
	м3
	1 761,09 
	1 904,10 

	403-0964
	      18 м, с расчетной нагрузкой 300-350 кгс/м2xe "Полурамы из бетона В22,5 (М300) пролетом::18 м, с расчетной нагрузкой 300-350 кгс/м2, 403-0964"
	м3
	1 773,89 
	1 917,93 

	403-0965
	      18 м, с расчетной нагрузкой 400-450 кгс/м2xe "Полурамы из бетона В22,5 (М300) пролетом::18 м, с расчетной нагрузкой 400-450 кгс/м2, 403-0965"
	м3
	1 825,06 
	1 973,25 

	403-0966
	      21 м, с расчетной нагрузкой до 250 кгс/м2xe "Полурамы из бетона В22,5 (М300) пролетом::21 м, с расчетной нагрузкой до 250 кгс/м2, 403-0966"
	м3
	1 741,91 
	1 883,35 

	403-0967
	      21 м, с расчетной нагрузкой 300-350 кгс/м2xe "Полурамы из бетона В22,5 (М300) пролетом::21 м, с расчетной нагрузкой 300-350 кгс/м2, 403-0967"
	м3
	1 764,30 
	1 907,56 

	403-0968
	      21 м, с расчетной нагрузкой 400-450 кгс/м2xe "Полурамы из бетона В22,5 (М300) пролетом::21 м, с расчетной нагрузкой 400-450 кгс/м2, 403-0968"
	м3
	1 815,46 
	1 962,88 

	Группа: Ригели

	403-0969
	Ригели железобетонныеxe "Ригели железобетонные, 403-0969"
	м3
	3 197,75 
	3 457,41 

	403-0970
	Ригели железобетонные для перекрытийxe "Ригели железобетонные для перекрытий, 403-0970"
	м3
	2 930,00 
	3 164,40 

	403-2008
	Ригели одностоечных опор из бетона класса В25, W6, F300 с расходом арматуры 153,45 кг/м3xe "Ригели одностоечных опор из бетона класса В25, W6, F300 с расходом арматуры 153,45 кг/м3, 403-2008"
	м3
	3 693,02 
	3 849,00 

	403-2009
	Ригели многостоечных опор из бетона класса В25, W6, F300 с расходом арматуры 142,34 кг/м3xe "Ригели многостоечных опор из бетона класса В25, W6, F300 с расходом арматуры 142,34 кг/м3, 403-2009"
	м3
	3 693,02 
	3 849,00 

	
	Ригели, прогоны, балки прямоугольные:

	403-7948
	      длиной до 3,0 м, объемом до 0,5 м3 из бетона В20 (М250) с расходом арматуры 100 кг/м3xe "Ригели, прогоны, балки прямоугольные::длиной до 3,0 м, объемом до 0,5 м3 из бетона В20 (М250) с расходом арматуры 100 кг/м3, 403-7948"
	м3
	2 930,00 
	3 167,92 

	403-7949
	      длиной более 3 до 6 м, объемом до 0,5 м3 из бетона В20 (М250) с расходом арматуры 100 кг/м3xe "Ригели, прогоны, балки прямоугольные::длиной более 3 до 6 м, объемом до 0,5 м3 из бетона В20 (М250) с расходом арматуры 100 кг/м3, 403-7949"
	м3
	3 201,35 
	3 461,30 

	403-7950
	      длиной от 6 до 9 м, объемом до 1 м3 из бетона В25 (М350) с расходом арматуры 150 кг/м3xe "Ригели, прогоны, балки прямоугольные::длиной от 6 до 9 м, объемом до 1 м3 из бетона В25 (М350) с расходом арматуры 150 кг/м3, 403-7950"
	м3
	3 575,59 
	3 865,93 

	403-7951
	      длиной от 6 до 9 м, объемом более 1 до 1,5 м3 из бетона В25 (М350) с расходом арматуры 150 кг/м3xe "Ригели, прогоны, балки прямоугольные::длиной от 6 до 9 м, объемом более 1 до 1,5 м3 из бетона В25 (М350) с расходом арматуры 150 кг/м3, 403-7951"
	м3
	3 500,00 
	3 784,20 

	403-7952
	      объемом более 1,5 м3 из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 150 кг/м3xe "Ригели, прогоны, балки прямоугольные::объемом более 1,5 м3 из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 150 кг/м3, 403-7952"
	м3
	3 300,00 
	3 567,96 

	403-2351
	Ригели сборные железобетонные ВЛ и ОРУxe "Ригели сборные железобетонные ВЛ и ОРУ, 403-2351"
	м3
	1 649,93 
	1 783,91 

	
	Ригели двутавровые длиной более 9 м, объемом:

	403-7972
	      до 1,5 м3 из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 150 кг/м3xe "Ригели двутавровые длиной более 9 м, объемом::до 1,5 м3 из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 150 кг/м3, 403-7972"
	м3
	3 500,00 
	3 784,20 

	403-7973
	      от 1,5 до 4,0 м3 из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 150 кг/м3xe "Ригели двутавровые длиной более 9 м, объемом::от 1,5 до 4,0 м3 из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 150 кг/м3, 403-7973"
	м3
	3 300,00 
	3 567,96 

	403-7974
	      более 4 м3 из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 150 кг/м3xe "Ригели двутавровые длиной более 9 м, объемом::более 4 м3 из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 150 кг/м3, 403-7974"
	м3
	2 950,00 
	3 189,54 

	403-8364
	      РДП4.56-70AтV /бетон В30 (М400), объем 1,02 м3, расход ар-ры 161,46 кг/ (серия 1.020-1/87 вып.3-11)xe "Ригели двутавровые длиной более 9 м, объемом::РДП4.56-70AтV /бетон В30 (М400), объем 1,02 м3, расход ар-ры 161,46 кг/ (серия 1.020-1/87 вып.3-11), 403-8364"
	шт.
	3 224,00 
	3 360,17 

	403-8363
	      РДП4.57-70AтV /бетон В30 (М400), объем 1,04 м3, расход ар-ры 162,6 кг/ (серия 1.020-1/83 вып.3-1)xe "Ригели двутавровые длиной более 9 м, объемом::РДП4.57-70AтV /бетон В30 (М400), объем 1,04 м3, расход ар-ры 162,6 кг/ (серия 1.020-1/83 вып.3-1), 403-8363"
	шт.
	3 634,01 
	3 787,49 

	403-8366
	      РОП4.56-40 /бетон В30 (М400), объем 0,94 м3, расход ар-ры 121,93 кг/ (серия 1.020-1/87 вып.3-11)xe "Ригели двутавровые длиной более 9 м, объемом::РОП4.56-40 /бетон В30 (М400), объем 0,94 м3, расход ар-ры 121,93 кг/ (серия 1.020-1/87 вып.3-11), 403-8366"
	шт.
	2 766,01 
	2 882,84 

	403-8365
	      РОП4.57-45 /бетон В30 (М400), объем 0,83 м3, расход ар-ры 164,95 кг/ (серия 1.020-1/83 вып.3-1)xe "Ригели двутавровые длиной более 9 м, объемом::РОП4.57-45 /бетон В30 (М400), объем 0,83 м3, расход ар-ры 164,95 кг/ (серия 1.020-1/83 вып.3-1), 403-8365"
	шт.
	2 492,88 
	2 598,16 

	
	Ригели тавровые и с полками длиной:

	403-7962
	      до 6 м, объемом до 1,5 м3 из бетона В25 (М350) с расходом арматуры 150 кг/м3xe "Ригели тавровые и с полками длиной::до 6 м, объемом до 1,5 м3 из бетона В25 (М350) с расходом арматуры 150 кг/м3, 403-7962"
	м3
	3 055,80 
	3 303,93 

	403-7963
	      до 6 м, объемом от 1,5 до 2,0 м3 из бетона В25 (М350) с расходом арматуры 150 кг/м3xe "Ригели тавровые и с полками длиной::до 6 м, объемом от 1,5 до 2,0 м3 из бетона В25 (М350) с расходом арматуры 150 кг/м3, 403-7963"
	м3
	2 517,15 
	2 721,54 

	403-7964
	      до 6 м, объемом более 2 м3 из бетона В25 (М350) с расходом арматуры 150 кг/м3xe "Ригели тавровые и с полками длиной::до 6 м, объемом более 2 м3 из бетона В25 (М350) с расходом арматуры 150 кг/м3, 403-7964"
	м3
	2 287,22 
	2 472,94 

	403-7965
	      от 6 до 9 м, объемом до 1,5 м3 из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 150 кг/м3xe "Ригели тавровые и с полками длиной::от 6 до 9 м, объемом до 1,5 м3 из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 150 кг/м3, 403-7965"
	м3
	2 542,70 
	2 749,17 

	403-7966
	      от 6 до 9 м, объемом от 1,5 до 2,0 м3 из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 150 кг/м3xe "Ригели тавровые и с полками длиной::от 6 до 9 м, объемом от 1,5 до 2,0 м3 из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 150 кг/м3, 403-7966"
	м3
	2 619,34 
	2 832,03 

	403-7967
	      от 6 до 9 м, объемом от 2 до 4 м3 из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 150 кг/м3xe "Ригели тавровые и с полками длиной::от 6 до 9 м, объемом от 2 до 4 м3 из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 150 кг/м3, 403-7967"
	м3
	2 490,62 
	2 692,86 

	403-7968
	      от 6 до 9 м, объемом более 4 м3 из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 150 кг/м3xe "Ригели тавровые и с полками длиной::от 6 до 9 м, объемом более 4 м3 из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 150 кг/м3, 403-7968"
	м3
	2 235,14 
	2 416,64 

	403-7969
	      более 9 м, объемом до 1,5 м3 из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 150 кг/м3xe "Ригели тавровые и с полками длиной::более 9 м, объемом до 1,5 м3 из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 150 кг/м3, 403-7969"
	м3
	2 747,09 
	2 970,16 

	403-7970
	      более 9 м, объемом от 1,5 до 2,0 м3 из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 150 кг/м3xe "Ригели тавровые и с полками длиной::более 9 м, объемом от 1,5 до 2,0 м3 из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 150 кг/м3, 403-7970"
	м3
	2 619,34 
	2 832,03 

	403-7971
	      более 9 м, объемом более 2 м3 из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 150 кг/м3xe "Ригели тавровые и с полками длиной::более 9 м, объемом более 2 м3 из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 150 кг/м3, 403-7971"
	м3
	2 644,89 
	2 859,64 

	Группа: Сваи

	403-9143
	Сваи железобетонныеxe "Сваи железобетонные, 403-9143"
	м
	- 
	- 

	403-1045
	Сваи железобетонныеxe "Сваи железобетонные, 403-1045"
	м3
	1 818,23 
	1 981,82 

	403-9132
	Сваи железобетонныеxe "Сваи железобетонные, 403-9132"
	м3
	- 
	- 

	403-9141
	Сваи железобетонныеxe "Сваи железобетонные, 403-9141"
	шт.
	- 
	- 

	403-9133
	Сваи железобетонные безростверковыеxe "Сваи железобетонные безростверковые, 403-9133"
	м3
	- 
	- 

	403-8315
	Сваи железобетонные безростверковые из бетона В20 (М250) с расходом арматуры 50 кг на м3 бетона (в плотном теле)xe "Сваи железобетонные безростверковые из бетона В20 (М250) с расходом арматуры 50 кг на м3 бетона (в плотном теле), 403-8315"
	м3
	1 516,77 
	1 653,24 

	
	Сваи железобетонные квадратного сечения сплошные из бетона:

	403-1046
	      В15 (М200), с расходом арматуры 50 кг на м3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)xe "Сваи железобетонные квадратного сечения сплошные из бетона::В15 (М200), с расходом арматуры 50 кг на м3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91), 403-1046"
	м3
	1 508,31 
	1 646,17 

	403-1047
	      В15 (М200), с расходом арматуры от 50,1 до 60 кг на м3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)xe "Сваи железобетонные квадратного сечения сплошные из бетона::В15 (М200), с расходом арматуры от 50,1 до 60 кг на м3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91), 403-1047"
	м3
	1 531,12 
	1 686,68 

	403-1048
	      В15 (М200), с расходом арматуры от 60,1 до 70 кг на м3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)xe "Сваи железобетонные квадратного сечения сплошные из бетона::В15 (М200), с расходом арматуры от 60,1 до 70 кг на м3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91), 403-1048"
	м3
	1 604,55 
	1 767,57 

	403-1049
	      В15 (М200), с расходом арматуры от 70,1 до 80 кг на м3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)xe "Сваи железобетонные квадратного сечения сплошные из бетона::В15 (М200), с расходом арматуры от 70,1 до 80 кг на м3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91), 403-1049"
	м3
	1 677,98 
	1 848,46 

	403-1050
	      В15 (М200), с расходом арматуры от 80,1 до 90 кг на м3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)xe "Сваи железобетонные квадратного сечения сплошные из бетона::В15 (М200), с расходом арматуры от 80,1 до 90 кг на м3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91), 403-1050"
	м3
	1 751,40 
	1 929,34 

	403-1051
	      В15 (М200), с расходом арматуры от 90,1 до 100 кг на м3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)xe "Сваи железобетонные квадратного сечения сплошные из бетона::В15 (М200), с расходом арматуры от 90,1 до 100 кг на м3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91), 403-1051"
	м3
	1 824,83 
	2 010,24 

	403-1052
	      В15 (М200), с расходом арматуры от 100,1 до 110 кг на м3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)xe "Сваи железобетонные квадратного сечения сплошные из бетона::В15 (М200), с расходом арматуры от 100,1 до 110 кг на м3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91), 403-1052"
	м3
	1 898,25 
	2 091,11 

	403-1053
	      В15 (М200), с расходом арматуры от 110,1 до 120 кг на м3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)xe "Сваи железобетонные квадратного сечения сплошные из бетона::В15 (М200), с расходом арматуры от 110,1 до 120 кг на м3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91), 403-1053"
	м3
	1 971,68 
	2 172,00 

	403-1054
	      В15 (М200), с расходом арматуры от 120,1 до 130 кг на м3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)xe "Сваи железобетонные квадратного сечения сплошные из бетона::В15 (М200), с расходом арматуры от 120,1 до 130 кг на м3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91), 403-1054"
	м3
	2 045,10 
	2 252,88 

	403-1055
	      В15 (М200), с расходом арматуры от 130,1 до 140 кг на м3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)xe "Сваи железобетонные квадратного сечения сплошные из бетона::В15 (М200), с расходом арматуры от 130,1 до 140 кг на м3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91), 403-1055"
	м3
	2 118,53 
	2 333,77 

	403-1056
	      В15 (М200), с расходом арматуры от 140,1 до 150 кг на м3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)xe "Сваи железобетонные квадратного сечения сплошные из бетона::В15 (М200), с расходом арматуры от 140,1 до 150 кг на м3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91), 403-1056"
	м3
	2 191,95 
	2 414,66 

	403-1057
	      В15 (М200), с расходом арматуры от 150,1 до 160 кг на м3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)xe "Сваи железобетонные квадратного сечения сплошные из бетона::В15 (М200), с расходом арматуры от 150,1 до 160 кг на м3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91), 403-1057"
	м3
	2 265,38 
	2 495,54 

	403-1058
	      В15 (М200), с расходом арматуры от 160,1 до 170 кг на м3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)xe "Сваи железобетонные квадратного сечения сплошные из бетона::В15 (М200), с расходом арматуры от 160,1 до 170 кг на м3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91), 403-1058"
	м3
	2 338,80 
	2 576,42 

	403-1059
	      В15 (М200), с расходом арматуры от 170,1 до 180 кг на м3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)xe "Сваи железобетонные квадратного сечения сплошные из бетона::В15 (М200), с расходом арматуры от 170,1 до 180 кг на м3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91), 403-1059"
	м3
	2 412,23 
	2 657,31 

	403-8203
	      В15 (М200), с расходом арматуры от 180,1 до 190 кг на м3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)xe "Сваи железобетонные квадратного сечения сплошные из бетона::В15 (М200), с расходом арматуры от 180,1 до 190 кг на м3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91), 403-8203"
	м3
	2 485,65 
	2 738,19 

	403-1060
	      В15 (М200), с расходом арматуры от 190,1 до 200 кг на м3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)xe "Сваи железобетонные квадратного сечения сплошные из бетона::В15 (М200), с расходом арматуры от 190,1 до 200 кг на м3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91), 403-1060"
	м3
	2 559,08 
	2 819,09 

	403-1061
	      В20 (М250), с расходом арматуры 50 кг на м3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)xe "Сваи железобетонные квадратного сечения сплошные из бетона::В20 (М250), с расходом арматуры 50 кг на м3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91), 403-1061"
	м3
	1 532,35 
	1 688,04 

	403-1062
	      В20 (М250), с расходом арматуры от 50,1 до 60 кг на м3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)xe "Сваи железобетонные квадратного сечения сплошные из бетона::В20 (М250), с расходом арматуры от 50,1 до 60 кг на м3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91), 403-1062"
	м3
	1 569,06 
	1 728,47 

	403-1063
	      В20 (М250), с расходом арматуры от 60,1 до 70 кг на м3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)xe "Сваи железобетонные квадратного сечения сплошные из бетона::В20 (М250), с расходом арматуры от 60,1 до 70 кг на м3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91), 403-1063"
	м3
	1 642,49 
	1 809,37 

	403-1064
	      В20 (М250), с расходом арматуры от 70,1 до 80 кг на м3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)xe "Сваи железобетонные квадратного сечения сплошные из бетона::В20 (М250), с расходом арматуры от 70,1 до 80 кг на м3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91), 403-1064"
	м3
	1 715,91 
	1 890,24 

	403-1065
	      В20 (М250), с расходом арматуры от 80,1 до 90 кг на м3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)xe "Сваи железобетонные квадратного сечения сплошные из бетона::В20 (М250), с расходом арматуры от 80,1 до 90 кг на м3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91), 403-1065"
	м3
	1 789,34 
	1 971,14 

	403-1066
	      В20 (М250), с расходом арматуры от 90,1 до 100 кг на м3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)xe "Сваи железобетонные квадратного сечения сплошные из бетона::В20 (М250), с расходом арматуры от 90,1 до 100 кг на м3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91), 403-1066"
	м3
	1 862,76 
	2 052,02 

	403-1067
	      В20 (М250), с расходом арматуры от 100,1 до 110 кг на м3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)xe "Сваи железобетонные квадратного сечения сплошные из бетона::В20 (М250), с расходом арматуры от 100,1 до 110 кг на м3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91), 403-1067"
	м3
	1 936,19 
	2 132,91 

	403-1068
	      В20 (М250), с расходом арматуры от 110,1 до 120 кг на м3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)xe "Сваи железобетонные квадратного сечения сплошные из бетона::В20 (М250), с расходом арматуры от 110,1 до 120 кг на м3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91), 403-1068"
	м3
	2 009,61 
	2 213,79 

	403-1069
	      В20 (М250), с расходом арматуры от 120,1 до 130 кг на м3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)xe "Сваи железобетонные квадратного сечения сплошные из бетона::В20 (М250), с расходом арматуры от 120,1 до 130 кг на м3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91), 403-1069"
	м3
	2 083,04 
	2 294,67 

	403-1070
	      В20 (М250), с расходом арматуры от 130,1 до 140 кг на м3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)xe "Сваи железобетонные квадратного сечения сплошные из бетона::В20 (М250), с расходом арматуры от 130,1 до 140 кг на м3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91), 403-1070"
	м3
	2 156,46 
	2 375,56 

	403-1071
	      В20 (М250), с расходом арматуры от 140,1 до 150 кг на м3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)xe "Сваи железобетонные квадратного сечения сплошные из бетона::В20 (М250), с расходом арматуры от 140,1 до 150 кг на м3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91), 403-1071"
	м3
	2 229,89 
	2 456,45 

	403-1072
	      В20 (М250), с расходом арматуры от 150,1 до 160 кг на м3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)xe "Сваи железобетонные квадратного сечения сплошные из бетона::В20 (М250), с расходом арматуры от 150,1 до 160 кг на м3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91), 403-1072"
	м3
	2 303,32 
	2 537,34 

	403-8217
	      В20 (М250), с расходом арматуры от 160,1 до 170 кг на м3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)xe "Сваи железобетонные квадратного сечения сплошные из бетона::В20 (М250), с расходом арматуры от 160,1 до 170 кг на м3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91), 403-8217"
	м3
	2 376,74 
	2 618,22 

	403-8218
	      В20 (М250), с расходом арматуры от 170,1 до 180 кг на м3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)xe "Сваи железобетонные квадратного сечения сплошные из бетона::В20 (М250), с расходом арматуры от 170,1 до 180 кг на м3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91), 403-8218"
	м3
	2 450,17 
	2 699,10 

	403-1073
	      В20 (М250), с расходом арматуры от 180,1 до 190 кг на м3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)xe "Сваи железобетонные квадратного сечения сплошные из бетона::В20 (М250), с расходом арматуры от 180,1 до 190 кг на м3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91), 403-1073"
	м3
	2 523,59 
	2 779,99 

	403-1074
	      В20 (М250), с расходом арматуры от 190,1 до 200 кг на м3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)xe "Сваи железобетонные квадратного сечения сплошные из бетона::В20 (М250), с расходом арматуры от 190,1 до 200 кг на м3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91), 403-1074"
	м3
	2 597,02 
	2 860,88 

	403-1075
	      В25 (М350), с расходом арматуры 50 кг на м3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)xe "Сваи железобетонные квадратного сечения сплошные из бетона::В25 (М350), с расходом арматуры 50 кг на м3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91), 403-1075"
	м3
	1 610,67 
	1 774,31 

	403-1076
	      В25 (М350), с расходом арматуры от 50,1 до 60 кг на м3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)xe "Сваи железобетонные квадратного сечения сплошные из бетона::В25 (М350), с расходом арматуры от 50,1 до 60 кг на м3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91), 403-1076"
	м3
	1 647,38 
	1 814,75 

	403-1077
	      В25 (М350), с расходом арматуры от 60,1 до 70 кг на м3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)xe "Сваи железобетонные квадратного сечения сплошные из бетона::В25 (М350), с расходом арматуры от 60,1 до 70 кг на м3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91), 403-1077"
	м3
	1 720,81 
	1 895,64 

	403-1078
	      В25 (М350), с расходом арматуры от 70,1 до 80 кг на м3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)xe "Сваи железобетонные квадратного сечения сплошные из бетона::В25 (М350), с расходом арматуры от 70,1 до 80 кг на м3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91), 403-1078"
	м3
	1 794,23 
	1 976,53 

	403-1079
	      В25 (М350), с расходом арматуры от 80,1 до 90 кг на м3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)xe "Сваи железобетонные квадратного сечения сплошные из бетона::В25 (М350), с расходом арматуры от 80,1 до 90 кг на м3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91), 403-1079"
	м3
	1 867,66 
	2 057,41 

	403-1080
	      В25 (М350), с расходом арматуры от 90,1 до 100 кг на м3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)xe "Сваи железобетонные квадратного сечения сплошные из бетона::В25 (М350), с расходом арматуры от 90,1 до 100 кг на м3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91), 403-1080"
	м3
	1 941,08 
	2 138,30 

	403-1081
	      В25 (М350), с расходом арматуры от 100,1 до 110 кг на м3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)xe "Сваи железобетонные квадратного сечения сплошные из бетона::В25 (М350), с расходом арматуры от 100,1 до 110 кг на м3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91), 403-1081"
	м3
	2 014,51 
	2 219,18 

	403-1082
	      В25 (М350), с расходом арматуры от 110,1 до 120 кг на м3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)xe "Сваи железобетонные квадратного сечения сплошные из бетона::В25 (М350), с расходом арматуры от 110,1 до 120 кг на м3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91), 403-1082"
	м3
	2 087,93 
	2 300,06 

	403-1083
	      В25 (М350), с расходом арматуры от 120,1 до 130 кг на м3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)xe "Сваи железобетонные квадратного сечения сплошные из бетона::В25 (М350), с расходом арматуры от 120,1 до 130 кг на м3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91), 403-1083"
	м3
	2 161,36 
	2 380,96 

	403-1084
	      В25 (М350), с расходом арматуры от 130,1 до 140 кг на м3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)xe "Сваи железобетонные квадратного сечения сплошные из бетона::В25 (М350), с расходом арматуры от 130,1 до 140 кг на м3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91), 403-1084"
	м3
	2 234,78 
	2 461,83 

	403-1085
	      В25 (М350), с расходом арматуры от 140,1 до 150 кг на м3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)xe "Сваи железобетонные квадратного сечения сплошные из бетона::В25 (М350), с расходом арматуры от 140,1 до 150 кг на м3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91), 403-1085"
	м3
	2 308,21 
	2 542,73 

	403-1086
	      В25 (М350), с расходом арматуры от 150,1 до 160 кг на м3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)xe "Сваи железобетонные квадратного сечения сплошные из бетона::В25 (М350), с расходом арматуры от 150,1 до 160 кг на м3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91), 403-1086"
	м3
	2 381,64 
	2 623,61 

	403-1087
	      В25 (М350), с расходом арматуры от 160,1 до 170 кг на м3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)xe "Сваи железобетонные квадратного сечения сплошные из бетона::В25 (М350), с расходом арматуры от 160,1 до 170 кг на м3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91), 403-1087"
	м3
	2 455,06 
	2 704,49 

	403-1088
	      В25 (М350), с расходом арматуры от 170,1 до 180 кг на м3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)xe "Сваи железобетонные квадратного сечения сплошные из бетона::В25 (М350), с расходом арматуры от 170,1 до 180 кг на м3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91), 403-1088"
	м3
	2 528,49 
	2 785,39 

	403-1089
	      В25 (М350), с расходом арматуры от 180,1 до 190 кг на м3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)xe "Сваи железобетонные квадратного сечения сплошные из бетона::В25 (М350), с расходом арматуры от 180,1 до 190 кг на м3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91), 403-1089"
	м3
	2 601,91 
	2 866,26 

	403-1090
	      В25 (М350), с расходом арматуры от 190,1 до 200 кг на м3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)xe "Сваи железобетонные квадратного сечения сплошные из бетона::В25 (М350), с расходом арматуры от 190,1 до 200 кг на м3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91), 403-1090"
	м3
	2 675,34 
	2 947,16 

	
	Сваи железобетонные:

	403-1091
	      С 30.30-1,2,3 /бетон В15 (М200), объем 0,28 м3, расход ар-ры 14,70 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)xe "Сваи железобетонные::С 30.30-1,2,3 /бетон В15 (М200), объем 0,28 м3, расход ар-ры 14,70 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1091"
	шт.
	356,16 
	406,02 

	403-1092
	      С 40.30-1,2 /бетон В15 (М200), объем 0,37 м3, расход ар-ры 17,90 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)xe "Сваи железобетонные::С 40.30-1,2 /бетон В15 (М200), объем 0,37 м3, расход ар-ры 17,90 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1092"
	шт.
	470,64 
	536,53 

	403-1093
	      С 50.30-1,2,3 /бетон В15 (М200), объем 0,46 м3, расход ар-ры 21,10 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)xe "Сваи железобетонные::С 50.30-1,2,3 /бетон В15 (М200), объем 0,46 м3, расход ар-ры 21,10 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1093"
	шт.
	585,12 
	667,03 

	403-1094
	      С 50.30-4,5,6 /бетон В15 (М200), объем 0,46 м3, расход ар-ры 26,80 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)xe "Сваи железобетонные::С 50.30-4,5,6 /бетон В15 (М200), объем 0,46 м3, расход ар-ры 26,80 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1094"
	шт.
	610,05 
	695,46 

	403-1095
	      С 60.30-2,3 /бетон В15 (М200), объем 0,55 м3, расход ар-ры 24,30 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)xe "Сваи железобетонные::С 60.30-2,3 /бетон В15 (М200), объем 0,55 м3, расход ар-ры 24,30 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1095"
	шт.
	699,60 
	797,54 

	403-1096
	      С 60.30-5,6 /бетон В15 (М200), объем 0,55 м3, расход ар-ры 31,10 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)xe "Сваи железобетонные::С 60.30-5,6 /бетон В15 (М200), объем 0,55 м3, расход ар-ры 31,10 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1096"
	шт.
	732,03 
	834,51 

	403-1097
	      С 60.30-7,8 /бетон В20 (М250), объем 0,55 м3, расход ар-ры 39,10 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)xe "Сваи железобетонные::С 60.30-7,8 /бетон В20 (М250), объем 0,55 м3, расход ар-ры 39,10 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1097"
	шт.
	765,11 
	872,22 

	403-1098
	      С 70.30-4,5,6 /бетон В15 (М200), объем 0,64 м3, расход ар-ры 36,00 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)xe "Сваи железобетонные::С 70.30-4,5,6 /бетон В15 (М200), объем 0,64 м3, расход ар-ры 36,00 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1098"
	шт.
	814,08 
	928,05 

	403-1099
	      С 70.30-8 /бетон В20 (М250), объем 0,64 м3, расход ар-ры 45,30 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)xe "Сваи железобетонные::С 70.30-8 /бетон В20 (М250), объем 0,64 м3, расход ар-ры 45,30 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1099"
	шт.
	856,10 
	975,95 

	403-1105
	      С 70.30-9 /бетон В20 (М250), объем 0,64 м3, расход ар-ры 56,00 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)xe "Сваи железобетонные::С 70.30-9 /бетон В20 (М250), объем 0,64 м3, расход ар-ры 56,00 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1105"
	шт.
	903,23 
	1 029,68 

	403-1106
	      С 80.30-4,5,6 /бетон В20 (М250), объем 0,73 м3, расход ар-ры 40,40 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)xe "Сваи железобетонные::С 80.30-4,5,6 /бетон В20 (М250), объем 0,73 м3, расход ар-ры 40,40 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1106"
	шт.
	928,56 
	1 058,56 

	403-1107
	      С 80.30-8 /бетон В20 (М250), объем 0,73 м3, расход ар-ры 50,90 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)xe "Сваи железобетонные::С 80.30-8 /бетон В20 (М250), объем 0,73 м3, расход ар-ры 50,90 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1107"
	шт.
	976,62 
	1 113,34 

	403-1108
	      С 80.30-9 /бетон В20 (М250), объем 0,73 м3, расход ар-ры 63,20 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)xe "Сваи железобетонные::С 80.30-9 /бетон В20 (М250), объем 0,73 м3, расход ар-ры 63,20 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1108"
	шт.
	1 027,64 
	1 171,46 

	403-1109
	      С 80.30-10 /бетон В20 (М250), объем 0,73 м3, расход ар-ры 77,10 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)xe "Сваи железобетонные::С 80.30-10 /бетон В20 (М250), объем 0,73 м3, расход ар-ры 77,10 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1109"
	шт.
	1 153,39 
	1 314,87 

	403-1110
	      С 80.30-11 /бетон В25 (М350), объем 0,73 м3, расход ар-ры 92,50 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)xe "Сваи железобетонные::С 80.30-11 /бетон В25 (М350), объем 0,73 м3, расход ар-ры 92,50 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1110"
	шт.
	1 249,50 
	1 424,43 

	403-1112
	      С 90.30-5,6 /бетон В20 (М250), объем 0,82 м3, расход ар-ры 44,60 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)xe "Сваи железобетонные::С 90.30-5,6 /бетон В20 (М250), объем 0,82 м3, расход ар-ры 44,60 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1112"
	шт.
	1 043,05 
	1 189,07 

	403-1113
	      С 90.30-8 /бетон В20 (М250), объем 0,82 м3, расход ар-ры 56,50 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)xe "Сваи железобетонные::С 90.30-8 /бетон В20 (М250), объем 0,82 м3, расход ар-ры 56,50 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1113"
	шт.
	1 046,60 
	1 193,12 

	403-1114
	      С 90.30-9 /бетон В20 (М250), объем 0,82 м3, расход ар-ры 70,20 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)xe "Сваи железобетонные::С 90.30-9 /бетон В20 (М250), объем 0,82 м3, расход ар-ры 70,20 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1114"
	шт.
	1 113,38 
	1 269,26 

	403-1115
	      С 90.30-10 /бетон В20 (М250), объем 0,82 м3, расход ар-ры 85,80 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)xe "Сваи железобетонные::С 90.30-10 /бетон В20 (М250), объем 0,82 м3, расход ар-ры 85,80 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1115"
	шт.
	1 161,46 
	1 324,07 

	403-1116
	      С 90.30-11 /бетон В25 (М350), объем 0,82 м3, расход ар-ры 103,10 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)xe "Сваи железобетонные::С 90.30-11 /бетон В25 (М350), объем 0,82 м3, расход ар-ры 103,10 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1116"
	шт.
	1 343,54 
	1 531,63 

	403-1117
	      С 100.30-6 /бетон В20 (М250), объем 0,91 м3, расход ар-ры 49,70 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)xe "Сваи железобетонные::С 100.30-6 /бетон В20 (М250), объем 0,91 м3, расход ар-ры 49,70 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1117"
	шт.
	1 157,52 
	1 319,57 

	403-1118
	      С 100.30-8 /бетон В20 (М250), объем 0,91 м3, расход ар-ры 62,80 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)xe "Сваи железобетонные::С 100.30-8 /бетон В20 (М250), объем 0,91 м3, расход ар-ры 62,80 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1118"
	шт.
	1 212,95 
	1 382,76 

	403-1119
	      С 100.30-9 /бетон В20 (М250), объем 0,91 м3, расход ар-ры 78,10 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)xe "Сваи железобетонные::С 100.30-9 /бетон В20 (М250), объем 0,91 м3, расход ар-ры 78,10 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1119"
	шт.
	1 219,31 
	1 390,02 

	403-1120
	      С 100.30-10 /бетон В20 (М250), объем 0,91 м3, расход ар-ры 95,30 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)xe "Сваи железобетонные::С 100.30-10 /бетон В20 (М250), объем 0,91 м3, расход ар-ры 95,30 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1120"
	шт.
	1 285,98 
	1 466,02 

	403-1122
	      С 100.30-11 /бетон В25 (М350), объем 0,91 м3, расход ар-ры 114,50 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)xe "Сваи железобетонные::С 100.30-11 /бетон В25 (М350), объем 0,91 м3, расход ар-ры 114,50 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1122"
	шт.
	1 416,97 
	1 615,35 

	403-1123
	      С 100.30-12 /бетон В25 (М350), объем 0,91 м3, расход ар-ры 135,80 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)xe "Сваи железобетонные::С 100.30-12 /бетон В25 (М350), объем 0,91 м3, расход ар-ры 135,80 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1123"
	шт.
	1 542,80 
	1 758,80 

	403-1124
	      С 100.30-13 /бетон В25 (М350), объем 0,91 м3, расход ар-ры 171,50 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)xe "Сваи железобетонные::С 100.30-13 /бетон В25 (М350), объем 0,91 м3, расход ар-ры 171,50 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1124"
	шт.
	1 711,82 
	1 951,48 

	403-1125
	      С 110.30-8 /бетон В20 (М250), объем 1,00 м3, расход ар-ры 68,40 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)xe "Сваи железобетонные::С 110.30-8 /бетон В20 (М250), объем 1,00 м3, расход ар-ры 68,40 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1125"
	шт.
	1 272,00 
	1 450,08 


	403-1126
	      С 110.30-9 /бетон В20 (М250), объем 1,00 м3, расход ар-ры 85,10 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)xe "Сваи железобетонные::С 110.30-9 /бетон В20 (М250), объем 1,00 м3, расход ар-ры 85,10 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1126"
	шт.
	1 334,00 
	1 520,76 

	403-1127
	      С 110.30-10 /бетон В20 (М250), объем 1,00 м3, расход ар-ры 104,0 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)xe "Сваи железобетонные::С 110.30-10 /бетон В20 (М250), объем 1,00 м3, расход ар-ры 104,0 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1127"
	шт.
	1 346,80 
	1 535,36 

	403-1128
	      С 110.30-11 /бетон В25 (М350), объем 1,00 м3, расход ар-ры 125,10 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)xe "Сваи железобетонные::С 110.30-11 /бетон В25 (М350), объем 1,00 м3, расход ар-ры 125,10 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1128"
	шт.
	1 552,74 
	1 770,12 

	403-1129
	      С 110.30-12 /бетон В25 (М350), объем 1,00 м3, расход ар-ры 148,40 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1)xe "Сваи железобетонные::С 110.30-12 /бетон В25 (М350), объем 1,00 м3, расход ар-ры 148,40 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1129"
	шт.
	1 690,55 
	1 927,23 

	403-1130
	      С 110.30-13 /бетон В25 (М350), объем 1,00 м3, расход ар-ры 187,60 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1)xe "Сваи железобетонные::С 110.30-13 /бетон В25 (М350), объем 1,00 м3, расход ар-ры 187,60 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1130"
	шт.
	1 838,09 
	2 095,42 

	403-1132
	      С 120.30-8 /бетон В20 (М250), объем 1,09 м3, расход ар-ры 74,00 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)xe "Сваи железобетонные::С 120.30-8 /бетон В20 (М250), объем 1,09 м3, расход ар-ры 74,00 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1132"
	шт.
	1 386,48 
	1 580,59 

	403-1133
	      С 120.30-9 /бетон В20 (М250), объем 1,09 м3, расход ар-ры 92,10 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)xe "Сваи железобетонные::С 120.30-9 /бетон В20 (М250), объем 1,09 м3, расход ар-ры 92,10 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1133"
	шт.
	1 458,16 
	1 662,30 

	403-1134
	      С 120.30-10 /бетон В20 (М250), объем 1,09 м3, расход ар-ры 112,7 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)xe "Сваи железобетонные::С 120.30-10 /бетон В20 (М250), объем 1,09 м3, расход ар-ры 112,7 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1134"
	шт.
	1 468,24 
	1 673,79 

	403-1135
	      С 120.30-11 /бетон В25 (М350), объем 1,09 м3, расход ар-ры 135,70 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1)xe "Сваи железобетонные::С 120.30-11 /бетон В25 (М350), объем 1,09 м3, расход ар-ры 135,70 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1135"
	шт.
	1 693,35 
	1 930,42 

	403-1136
	      С 120.30-12 /бетон В25 (М350), объем 1,09 м3, расход ар-ры 161,70 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1)xe "Сваи железобетонные::С 120.30-12 /бетон В25 (М350), объем 1,09 м3, расход ар-ры 161,70 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1136"
	шт.
	1 843,98 
	2 102,14 

	403-1137
	      С 120.30-13 /бетон В25 (М350), объем 1,09 м3, расход ар-ры 203,70 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1)xe "Сваи железобетонные::С 120.30-13 /бетон В25 (М350), объем 1,09 м3, расход ар-ры 203,70 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1137"
	шт.
	2 004,13 
	2 284,71 

	403-1664
	      С 120.35-8 /бетон В20 (М250), объем 1,49 м3, расход ар-ры 77,7 кг/ (серия 1.011.1-10 вып.1,2)xe "Сваи железобетонные::С 120.35-8 /бетон В20 (М250), объем 1,49 м3, расход ар-ры 77,7 кг/ (серия 1.011.1-10 вып.1,2), 403-1664"
	шт.
	2 086,77 
	2 198,74 

	403-1665
	      С 120.35-9 /бетон В22,5 (М300), объем 1,49 м3, расход ар-ры 96 кг/ (серия 1.011.1-10 вып.1,2)xe "Сваи железобетонные::С 120.35-9 /бетон В22,5 (М300), объем 1,49 м3, расход ар-ры 96 кг/ (серия 1.011.1-10 вып.1,2), 403-1665"
	шт.
	2 193,94 
	2 311,67 

	403-1666
	      С 120.35-12 /бетон В25 (М350), объем 1,49 м3, расход ар-ры 165,3 кг/ (серия 1.011.1-10 вып.1,2)xe "Сваи железобетонные::С 120.35-12 /бетон В25 (М350), объем 1,49 м3, расход ар-ры 165,3 кг/ (серия 1.011.1-10 вып.1,2), 403-1666"
	шт.
	2 389,01 
	2 517,45 

	403-1138
	      С 70.30-4.у /бетон В20 (М250), объем 0,64 м3, расход ар-ры 36,30 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)xe "Сваи железобетонные::С 70.30-4.у /бетон В20 (М250), объем 0,64 м3, расход ар-ры 36,30 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1138"
	шт.
	1 080,37 
	1 234,21 

	403-1139
	      С 70.30-5.у /бетон В20 (М250), объем 0,64 м3, расход ар-ры 36,30 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)xe "Сваи железобетонные::С 70.30-5.у /бетон В20 (М250), объем 0,64 м3, расход ар-ры 36,30 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1139"
	шт.
	1 080,37 
	1 234,21 

	403-1140
	      С 70.30-6.у /бетон В20 (М250), объем 0,64 м3, расход ар-ры 36,30 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)xe "Сваи железобетонные::С 70.30-6.у /бетон В20 (М250), объем 0,64 м3, расход ар-ры 36,30 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1140"
	шт.
	1 080,37 
	1 234,21 

	403-1141
	      С 70.30-8.у /бетон В20 (М250), объем 0,64 м3, расход ар-ры 45,60 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)xe "Сваи железобетонные::С 70.30-8.у /бетон В20 (М250), объем 0,64 м3, расход ар-ры 45,60 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1141"
	шт.
	994,17 
	1 133,30 

	403-1142
	      С 70.30-9.у /бетон В20 (М250), объем 0,64 м3, расход ар-ры 56,30 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)xe "Сваи железобетонные::С 70.30-9.у /бетон В20 (М250), объем 0,64 м3, расход ар-ры 56,30 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1142"
	шт.
	1 057,20 
	1 164,62 

	403-1143
	      С 80.30-4.у /бетон В25 (М350), объем 0,73 м3, расход ар-ры 40,70 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1)xe "Сваи железобетонные::С 80.30-4.у /бетон В25 (М350), объем 0,73 м3, расход ар-ры 40,70 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1143"
	шт.
	1 126,99 
	1 241,49 

	403-1144
	      С 80.30-5.у /бетон В25 (М350), объем 0,73 м3, расход ар-ры 40,70 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1)xe "Сваи железобетонные::С 80.30-5.у /бетон В25 (М350), объем 0,73 м3, расход ар-ры 40,70 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1144"
	шт.
	1 126,99 
	1 241,49 

	403-1145
	      С 80.30-6.у /бетон В25 (М350), объем 0,73 м3, расход ар-ры 40,70 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1)xe "Сваи железобетонные::С 80.30-6.у /бетон В25 (М350), объем 0,73 м3, расход ар-ры 40,70 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1145"
	шт.
	1 126,99 
	1 241,49 

	403-1146
	      С 80.30-8.у /бетон В25 (М350), объем 0,73 м3, расход ар-ры 51,20 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1)xe "Сваи железобетонные::С 80.30-8.у /бетон В25 (М350), объем 0,73 м3, расход ар-ры 51,20 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1146"
	шт.
	1 338,20 
	1 525,54 

	403-1147
	      С 80.30-9.у /бетон В25 (М350), объем 0,73 м3, расход ар-ры 63,50 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1)xe "Сваи железобетонные::С 80.30-9.у /бетон В25 (М350), объем 0,73 м3, расход ар-ры 63,50 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1147"
	шт.
	1 342,82 
	1 479,26 

	403-1148
	      С 80.30-10.у /бетон В25 (М350), объем 0,73 м3, расход ар-ры 77,40 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1)xe "Сваи железобетонные::С 80.30-10.у /бетон В25 (М350), объем 0,73 м3, расход ар-ры 77,40 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1148"
	шт.
	1 448,41 
	1 595,57 

	403-1149
	      С 80.30-11.у /бетон В25 (М350), объем 0,73 м3, расход ар-ры 92,80 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1)xe "Сваи железобетонные::С 80.30-11.у /бетон В25 (М350), объем 0,73 м3, расход ар-ры 92,80 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1149"
	шт.
	1 553,98 
	1 711,87 

	403-1150
	      С 90.30-5.у /бетон В25 (М350), объем 0,82 м3, расход ар-ры 44,90 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1)xe "Сваи железобетонные::С 90.30-5.у /бетон В25 (М350), объем 0,82 м3, расход ар-ры 44,90 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1150"
	шт.
	1 330,47 
	1 465,65 

	403-1152
	      С 90.30-6.у /бетон В25 (М350), объем 0,82 м3, расход ар-ры 44,90 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1)xe "Сваи железобетонные::С 90.30-6.у /бетон В25 (М350), объем 0,82 м3, расход ар-ры 44,90 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1152"
	шт.
	1 300,82 
	1 432,99 

	403-1153
	      С 90.30-8.у /бетон В25 (М350), объем 0,82 м3, расход ар-ры 56,80 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1)xe "Сваи железобетонные::С 90.30-8.у /бетон В25 (М350), объем 0,82 м3, расход ар-ры 56,80 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1153"
	шт.
	1 372,20 
	1 564,24 

	403-1154
	      С 90.30-9.у /бетон В25 (М350), объем 0,82 м3, расход ар-ры 70,50 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1)xe "Сваи железобетонные::С 90.30-9.у /бетон В25 (М350), объем 0,82 м3, расход ар-ры 70,50 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1154"
	шт.
	1 468,23 
	1 673,71 

	403-1155
	      С 90.30-10.у /бетон В25 (М350), объем 0,82 м3, расход ар-ры 86,10 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1)xe "Сваи железобетонные::С 90.30-10.у /бетон В25 (М350), объем 0,82 м3, расход ар-ры 86,10 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1155"
	шт.
	1 571,92 
	1 791,92 

	403-1156
	      С 90.30-11.у /бетон В25 (М350), объем 0,82 м3, расход ар-ры 103,40 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1)xe "Сваи железобетонные::С 90.30-11.у /бетон В25 (М350), объем 0,82 м3, расход ар-ры 103,40 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1156"
	шт.
	1 929,00 
	2 203,69 

	403-1157
	      С 100.30-6.у /бетон В25 (М350), объем 0,91 м3, расход ар-ры 50,00 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1)xe "Сваи железобетонные::С 100.30-6.у /бетон В25 (М350), объем 0,91 м3, расход ар-ры 50,00 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1157"
	шт.
	1 443,60 
	1 590,27 

	403-1158
	      С 100.30-8.у /бетон В25 (М350), объем 0,91 м3, расход ар-ры 63,10 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1)xe "Сваи железобетонные::С 100.30-8.у /бетон В25 (М350), объем 0,91 м3, расход ар-ры 63,10 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1158"
	шт.
	1 524,71 
	1 738,10 

	403-1159
	      С 100.30-9.у /бетон В25 (М350), объем 0,91 м3, расход ар-ры 78,40 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1)xe "Сваи железобетонные::С 100.30-9.у /бетон В25 (М350), объем 0,91 м3, расход ар-ры 78,40 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1159"
	шт.
	1 574,22 
	1 794,54 

	403-1161
	      С 100.30-10.у /бетон В25 (М350), объем 0,91 м3, расход ар-ры 95,60 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1)xe "Сваи железобетонные::С 100.30-10.у /бетон В25 (М350), объем 0,91 м3, расход ар-ры 95,60 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1161"
	шт.
	1 756,38 
	1 934,83 

	403-8298
	      С 100.30-11.у /бетон В25 (М350), объем 0,91 м3, расход ар-ры 114,80 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1)xe "Сваи железобетонные::С 100.30-11.у /бетон В25 (М350), объем 0,91 м3, расход ар-ры 114,80 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-8298"
	шт.
	1 884,40 
	2 075,85 

	403-1162
	      С 100.30-12.у /бетон В25 (М350), объем 0,91 м3, расход ар-ры 136,10 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1)xe "Сваи железобетонные::С 100.30-12.у /бетон В25 (М350), объем 0,91 м3, расход ар-ры 136,10 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1162"
	шт.
	2 012,44 
	2 216,91 

	403-1163
	      С 100.30-13.у /бетон В25 (М350), объем 0,91 м3, расход ар-ры 171,80 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1)xe "Сваи железобетонные::С 100.30-13.у /бетон В25 (М350), объем 0,91 м3, расход ар-ры 171,80 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1163"
	шт.
	2 268,51 
	2 498,99 

	403-8301
	      С 110.30-8.у /бетон В25 (М350), объем 1,00 м3, расход ар-ры 68,70 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1)xe "Сваи железобетонные::С 110.30-8.у /бетон В25 (М350), объем 1,00 м3, расход ар-ры 68,70 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-8301"
	шт.
	1 648,69 
	1 816,20 

	403-1164
	      С 110.30-9.у /бетон В25 (М350), объем 1,00 м3, расход ар-ры 85,40 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1)xe "Сваи железобетонные::С 110.30-9.у /бетон В25 (М350), объем 1,00 м3, расход ар-ры 85,40 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1164"
	шт.
	1 789,38 
	1 971,18 

	403-1165
	      С 110.30-10.у /бетон В25 (М350), объем 1,00 м3, расход ар-ры 104,30 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1)xe "Сваи железобетонные::С 110.30-10.у /бетон В25 (М350), объем 1,00 м3, расход ар-ры 104,30 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1165"
	шт.
	1 930,08 
	2 126,18 

	403-1166
	      С 110.30-11.у /бетон В25 (М350), объем 1,00 м3, расход ар-ры 125,40 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1)xe "Сваи железобетонные::С 110.30-11.у /бетон В25 (М350), объем 1,00 м3, расход ар-ры 125,40 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1166"
	шт.
	2 070,77 
	2 281,16 

	403-1167
	      С 110.30-12.у /бетон В25 (М350), объем 1,00 м3, расход ар-ры 148,7 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1)xe "Сваи железобетонные::С 110.30-12.у /бетон В25 (М350), объем 1,00 м3, расход ар-ры 148,7 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1167"
	шт.
	2 211,47 
	2 436,16 

	403-1168
	      С 110.30-13.у /бетон В25 (М350), объем 1,00 м3, расход ар-ры 187,90 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1)xe "Сваи железобетонные::С 110.30-13.у /бетон В25 (М350), объем 1,00 м3, расход ар-ры 187,90 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1168"
	шт.
	2 492,86 
	2 746,14 

	403-1169
	      С 120.30-8.у /бетон В25 (М350), объем 1,09 м3, расход ар-ры 74,30 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1)xe "Сваи железобетонные::С 120.30-8.у /бетон В25 (М350), объем 1,09 м3, расход ар-ры 74,30 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1169"
	шт.
	1 793,34 
	2 044,32 

	403-8308
	      С 120.30-9.у /бетон В25 (М350), объем 1,09 м3, расход ар-ры 92,40 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1)xe "Сваи железобетонные::С 120.30-9.у /бетон В25 (М350), объем 1,09 м3, расход ар-ры 92,40 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-8308"
	шт.
	1 954,26 
	2 227,76 

	403-8309
	      С 120.30-10.у /бетон В25 (М350), объем 1,09 м3, расход ар-ры 113,00 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1)xe "Сваи железобетонные::С 120.30-10.у /бетон В25 (М350), объем 1,09 м3, расход ар-ры 113,00 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-8309"
	шт.
	2 103,79 
	2 317,53 

	403-8310
	      С 120.30-11.у /бетон В25 (М350), объем 1,09 м3, расход ар-ры 136,00 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1)xe "Сваи железобетонные::С 120.30-11.у /бетон В25 (М350), объем 1,09 м3, расход ар-ры 136,00 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-8310"
	шт.
	2 257,14 
	2 486,46 

	403-8311
	      С 120.30-12.у /бетон В25 (М350), объем 1,09 м3, расход ар-ры 161,40 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1)xe "Сваи железобетонные::С 120.30-12.у /бетон В25 (М350), объем 1,09 м3, расход ар-ры 161,40 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-8311"
	шт.
	2 410,51 
	2 655,42 

	403-8312
	      С 120.30-13.у /бетон В25 (М350), объем 1,09 м3, расход ар-ры 204,00 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1)xe "Сваи железобетонные::С 120.30-13.у /бетон В25 (М350), объем 1,09 м3, расход ар-ры 204,00 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-8312"
	шт.
	2 616,24 
	2 882,05 

	403-8458
	      4С 40.14-8 /бетон В30 (М400), объем 2,1 м3, расход ар-ры 547,5 кг/ (серия 3.503.1-65.1)xe "Сваи железобетонные::4С 40.14-8 /бетон В30 (М400), объем 2,1 м3, расход ар-ры 547,5 кг/ (серия 3.503.1-65.1), 403-8458"
	шт.
	4 429,28 
	4 666,96 

	403-3005
	      пирамидальныеxe "Сваи железобетонные::пирамидальные, 403-3005"
	м3
	1 640,68 
	1 807,36 

	403-3003
	      полые круглого сеченияxe "Сваи железобетонные::полые круглого сечения, 403-3003"
	м3
	2 008,18 
	2 212,21 

	403-8314
	      полые круглого сечения из бетона В25 (М350) с расходом арматуры 90 кг на м3 бетона (в плотном теле)xe "Сваи железобетонные::полые круглого сечения из бетона В25 (М350) с расходом арматуры 90 кг на м3 бетона (в плотном теле), 403-8314"
	м3
	2 008,18 
	2 212,21 

	403-9028
	      полые с закрытым нижним концомxe "Сваи железобетонные::полые с закрытым нижним концом, 403-9028"
	м3
	- 
	- 

	403-3002
	      с круглой полостьюxe "Сваи железобетонные::с круглой полостью, 403-3002"
	м3
	1 859,27 
	2 048,17 

	403-8313
	      с круглой полостью с закрытым нижним концом из бетона В20 (М250) с расходом арматуры 60 кг на м3 бетона (в плотном теле)xe "Сваи железобетонные::с круглой полостью с закрытым нижним концом из бетона В20 (М250) с расходом арматуры 60 кг на м3 бетона (в плотном теле), 403-8313"
	м3
	1 859,27 
	2 048,17 

	403-3004
	      с насадкой мостовыеxe "Сваи железобетонные::с насадкой мостовые, 403-3004"
	м3
	2 668,60 
	2 939,73 

	403-1170
	      сплошныеxe "Сваи железобетонные::сплошные, 403-1170"
	м3
	1 270,67 
	1 385,03 

	403-9029
	      сплошныеxe "Сваи железобетонные::сплошные, 403-9029"
	м3
	- 
	- 

	403-3006
	      таврового сеченияxe "Сваи железобетонные::таврового сечения, 403-3006"
	м3
	1 671,65 
	1 841,49 

	403-2502
	Сваи мостовые длиной от 6 до 16 м сечением 35*35 из бетона класса В25, W8xe "Сваи мостовые длиной от 6 до 16 м сечением 35*35 из бетона класса В25, W8, 403-2502"
	м3
	2 827,20 
	2 978,91 

	403-2503
	Сваи мостовые длиной от 6 до 16 м сечением 40*40 из бетона класса В25, W8xe "Сваи мостовые длиной от 6 до 16 м сечением 40*40 из бетона класса В25, W8, 403-2503"
	м3
	3 256,24 
	3 430,97 

	
	Свая мостовая длиной 6 м, сечением 35х35 см, объем бетона 0,76 м3, тип:

	403-2532
	      Т-1xe "Свая мостовая длиной 6 м, сечением 35х35 см, объем бетона 0,76 м3, тип::Т-1, 403-2532"
	шт.
	1 694,05 
	1 784,95 

	403-2533
	      Т-2xe "Свая мостовая длиной 6 м, сечением 35х35 см, объем бетона 0,76 м3, тип::Т-2, 403-2533"
	шт.
	1 850,86 
	1 950,18 

	403-2534
	      Т-3xe "Свая мостовая длиной 6 м, сечением 35х35 см, объем бетона 0,76 м3, тип::Т-3, 403-2534"
	шт.
	2 031,01 
	2 139,99 

	403-2535
	      Т-4xe "Свая мостовая длиной 6 м, сечением 35х35 см, объем бетона 0,76 м3, тип::Т-4, 403-2535"
	шт.
	2 226,26 
	2 345,72 

	403-2536
	      Т-5xe "Свая мостовая длиной 6 м, сечением 35х35 см, объем бетона 0,76 м3, тип::Т-5, 403-2536"
	шт.
	2 332,63 
	2 457,80 

	403-2537
	      Т-6xe "Свая мостовая длиной 6 м, сечением 35х35 см, объем бетона 0,76 м3, тип::Т-6, 403-2537"
	шт.
	2 778,81 
	2 927,92 

	403-2538
	      Т-7xe "Свая мостовая длиной 6 м, сечением 35х35 см, объем бетона 0,76 м3, тип::Т-7, 403-2538"
	шт.
	3 075,85 
	3 240,90 

	403-2539
	      Т-8xe "Свая мостовая длиной 6 м, сечением 35х35 см, объем бетона 0,76 м3, тип::Т-8, 403-2539"
	шт.
	3 252,57 
	3 427,10 

	
	Свая мостовая длиной 7 м, сечением 35х35 см, объем бетона 0,88 м3, тип:

	403-2540
	      Т-1xe "Свая мостовая длиной 7 м, сечением 35х35 см, объем бетона 0,88 м3, тип::Т-1, 403-2540"
	шт.
	1 961,35 
	2 066,59 

	403-2541
	      Т-2xe "Свая мостовая длиной 7 м, сечением 35х35 см, объем бетона 0,88 м3, тип::Т-2, 403-2541"
	шт.
	2 143,22 
	2 258,23 

	403-2542
	      Т-3xe "Свая мостовая длиной 7 м, сечением 35х35 см, объем бетона 0,88 м3, тип::Т-3, 403-2542"
	шт.
	2 351,50 
	2 477,68 

	403-2543
	      Т-4xe "Свая мостовая длиной 7 м, сечением 35х35 см, объем бетона 0,88 м3, тип::Т-4, 403-2543"
	шт.
	2 577,96 
	2 716,29 

	403-2544
	      Т-5xe "Свая мостовая длиной 7 м, сечением 35х35 см, объем бетона 0,88 м3, тип::Т-5, 403-2544"
	шт.
	2 700,81 
	2 845,74 

	403-2545
	      Т-6xe "Свая мостовая длиной 7 м, сечением 35х35 см, объем бетона 0,88 м3, тип::Т-6, 403-2545"
	шт.
	3 220,99 
	3 393,83 

	403-2546
	      Т-7xe "Свая мостовая длиной 7 м, сечением 35х35 см, объем бетона 0,88 м3, тип::Т-7, 403-2546"
	шт.
	3 561,39 
	3 752,50 

	403-2547
	      Т-8xe "Свая мостовая длиной 7 м, сечением 35х35 см, объем бетона 0,88 м3, тип::Т-8, 403-2547"
	шт.
	3 766,24 
	3 968,34 

	
	Свая мостовая длиной 8 м, сечением 35х35см, объем бетона 1,0 м3, тип:

	403-2548
	      Т-1xe "Свая мостовая длиной 8 м, сечением 35х35см, объем бетона 1,0 м3, тип::Т-1, 403-2548"
	шт.
	2 228,99 
	2 348,60 

	403-2549
	      Т-2xe "Свая мостовая длиной 8 м, сечением 35х35см, объем бетона 1,0 м3, тип::Т-2, 403-2549"
	шт.
	2 435,57 
	2 566,26 

	403-2550
	      Т-3xe "Свая мостовая длиной 8 м, сечением 35х35см, объем бетона 1,0 м3, тип::Т-3, 403-2550"
	шт.
	2 672,33 
	2 815,73 

	403-2551
	      Т-4xe "Свая мостовая длиной 8 м, сечением 35х35см, объем бетона 1,0 м3, тип::Т-4, 403-2551"
	шт.
	2 929,34 
	3 086,53 

	403-2552
	      Т-5xe "Свая мостовая длиной 8 м, сечением 35х35см, объем бетона 1,0 м3, тип::Т-5, 403-2552"
	шт.
	3 068,99 
	3 233,68 

	403-2553
	      Т-6xe "Свая мостовая длиной 8 м, сечением 35х35см, объем бетона 1,0 м3, тип::Т-6, 403-2553"
	шт.
	3 660,21 
	3 856,62 


	403-2554
	      Т-7xe "Свая мостовая длиной 8 м, сечением 35х35см, объем бетона 1,0 м3, тип::Т-7, 403-2554"
	шт.
	4 046,92 
	4 264,08 

	403-2555
	      Т-8xe "Свая мостовая длиной 8 м, сечением 35х35см, объем бетона 1,0 м3, тип::Т-8, 403-2555"
	шт.
	4 279,90 
	4 509,56 

	
	Свая мостовая длиной 9 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,12 м3, тип:

	403-2556
	      Т-1xe "Свая мостовая длиной 9 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,12 м3, тип::Т-1, 403-2556"
	шт.
	2 496,30 
	2 630,25 

	403-2557
	      Т-2xe "Свая мостовая длиной 9 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,12 м3, тип::Т-2, 403-2557"
	шт.
	2 727,57 
	2 873,93 

	403-2558
	      Т-3xe "Свая мостовая длиной 9 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,12 м3, тип::Т-3, 403-2558"
	шт.
	2 993,16 
	3 153,77 

	403-8353
	      Т-4xe "Свая мостовая длиной 9 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,12 м3, тип::Т-4, 403-8353"
	шт.
	2 480,55 
	2 613,66 

	403-8354
	      Т-5xe "Свая мостовая длиной 9 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,12 м3, тип::Т-5, 403-8354"
	шт.
	2 568,14 
	2 705,95 

	403-2559
	      Т-6xe "Свая мостовая длиной 9 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,12 м3, тип::Т-6, 403-2559"
	шт.
	4 099,42 
	4 319,39 

	403-2560
	      Т-7xe "Свая мостовая длиной 9 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,12 м3, тип::Т-7, 403-2560"
	шт.
	4 532,46 
	4 775,67 

	403-2561
	      Т-8xe "Свая мостовая длиной 9 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,12 м3, тип::Т-8, 403-2561"
	шт.
	4 793,23 
	5 050,44 

	
	Свая мостовая длиной 10 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,24 м3, тип:

	403-2562
	      Т-1xe "Свая мостовая длиной 10 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,24 м3, тип::Т-1, 403-2562"
	шт.
	2 763,94 
	2 912,25 

	403-2563
	      Т-2xe "Свая мостовая длиной 10 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,24 м3, тип::Т-2, 403-2563"
	шт.
	3 019,93 
	3 181,98 

	403-8355
	      Т-3xe "Свая мостовая длиной 10 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,24 м3, тип::Т-3, 403-8355"
	шт.
	2 572,98 
	2 711,05 

	403-2564
	      Т-4xe "Свая мостовая длиной 10 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,24 м3, тип::Т-4, 403-2564"
	шт.
	3 632,42 
	3 827,34 

	403-8356
	      Т-5xe "Свая мостовая длиной 10 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,24 м3, тип::Т-5, 403-8356"
	шт.
	2 630,59 
	2 771,75 

	403-2565
	      Т-6xe "Свая мостовая длиной 10 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,24 м3, тип::Т-6, 403-2565"
	шт.
	4 538,63 
	4 782,17 

	403-2566
	      Т-7xe "Свая мостовая длиной 10 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,24 м3, тип::Т-7, 403-2566"
	шт.
	5 018,33 
	5 287,61 

	403-2567
	      Т-8xe "Свая мостовая длиной 10 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,24 м3, тип::Т-8, 403-2567"
	шт.
	5 306,91 
	5 591,68 

	
	Свая мостовая длиной 11 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,37 м3, тип:

	403-2568
	      Т-1xe "Свая мостовая длиной 11 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,37 м3, тип::Т-1, 403-2568"
	шт.
	3 053,54 
	3 217,40 

	403-2569
	      Т-2xe "Свая мостовая длиной 11 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,37 м3, тип::Т-2, 403-2569"
	шт.
	3 336,63 
	3 515,67 

	403-2570
	      Т-3xe "Свая мостовая длиной 11 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,37 м3, тип::Т-3, 403-2570"
	шт.
	3 661,23 
	3 857,69 

	403-8357
	      Т-4xe "Свая мостовая длиной 11 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,37 м3, тип::Т-4, 403-8357"
	шт.
	2 668,67 
	2 811,87 

	403-8358
	      Т-5xe "Свая мостовая длиной 11 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,37 м3, тип::Т-5, 403-8358"
	шт.
	2 792,03 
	2 941,85 

	403-2571
	      Т-6xe "Свая мостовая длиной 11 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,37 м3, тип::Т-6, 403-2571"
	шт.
	5 014,56 
	5 283,64 

	403-2572
	      Т-7xe "Свая мостовая длиной 11 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,37 м3, тип::Т-7, 403-2572"
	шт.
	5 541,38 
	5 838,74 

	403-2573
	      Т-8xe "Свая мостовая длиной 11 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,37 м3, тип::Т-8, 403-2573"
	шт.
	5 863,13 
	6 177,74 

	
	Свая мостовая длиной 12 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,49 м3, тип:

	403-2574
	      Т-1xe "Свая мостовая длиной 12 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,49 м3, тип::Т-1, 403-2574"
	шт.
	3 321,20 
	3 499,42 

	403-2575
	      Т-2xe "Свая мостовая длиной 12 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,49 м3, тип::Т-2, 403-2575"
	шт.
	3 628,98 
	3 823,71 

	403-8359
	      Т-3xe "Свая мостовая длиной 12 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,49 м3, тип::Т-3, 403-8359"
	шт.
	2 739,12 
	2 886,10 

	403-2576
	      Т-4xe "Свая мостовая длиной 12 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,49 м3, тип::Т-4, 403-2576"
	шт.
	4 365,01 
	4 599,24 

	403-8360
	      Т-5xe "Свая мостовая длиной 12 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,49 м3, тип::Т-5, 403-8360"
	шт.
	3 037,62 
	3 200,62 

	403-2577
	      Т-6xe "Свая мостовая длиной 12 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,49 м3, тип::Т-6, 403-2577"
	шт.
	5 453,77 
	5 746,41 

	403-8361
	      Т-7xe "Свая мостовая длиной 12 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,49 м3, тип::Т-7, 403-8361"
	шт.
	3 803,97 
	4 008,09 

	403-2578
	      Т-8xe "Свая мостовая длиной 12 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,49 м3, тип::Т-8, 403-2578"
	шт.
	6 376,80 
	6 718,97 

	
	Свая мостовая длиной 13 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,61 м3, тип:

	403-2579
	      Т-1xe "Свая мостовая длиной 13 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,61 м3, тип::Т-1, 403-2579"
	шт.
	3 588,49 
	3 781,05 

	403-2580
	      Т-2xe "Свая мостовая длиной 13 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,61 м3, тип::Т-2, 403-2580"
	шт.
	3 920,99 
	4 131,39 

	403-2581
	      Т-3xe "Свая мостовая длиной 13 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,61 м3, тип::Т-3, 403-2581"
	шт.
	4 302,55 
	4 533,42 

	403-2582
	      Т-4xe "Свая мостовая длиной 13 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,61 м3, тип::Т-4, 403-2582"
	шт.
	4 716,37 
	4 969,45 

	403-2583
	      Т-5xe "Свая мостовая длиной 13 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,61 м3, тип::Т-5, 403-2583"
	шт.
	4 941,13 
	5 206,27 

	403-2584
	      Т-6xe "Свая мостовая длиной 13 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,61 м3, тип::Т-6, 403-2584"
	шт.
	5 892,99 
	6 209,21 

	403-2585
	      Т-7xe "Свая мостовая длиной 13 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,61 м3, тип::Т-7, 403-2585"
	шт.
	6 515,77 
	6 865,41 

	403-2586
	      Т-8xe "Свая мостовая длиной 13 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,61 м3, тип::Т-8, 403-2586"
	шт.
	6 890,47 
	7 260,22 

	
	Свая мостовая длиной 13,7 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,704 м3, тип:

	403-2587
	      Т-1xe "Свая мостовая длиной 13,7 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,704 м3, тип::Т-1, 403-2587"
	шт.
	3 798,15 
	4 001,96 

	403-2588
	      Т-2xe "Свая мостовая длиной 13,7 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,704 м3, тип::Т-2, 403-2588"
	шт.
	4 149,86 
	4 372,55 

	403-2589
	      Т-3xe "Свая мостовая длиной 13,7 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,704 м3, тип::Т-3, 403-2589"
	шт.
	4 553,73 
	4 798,08 

	403-2590
	      Т-4xe "Свая мостовая длиной 13,7 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,704 м3, тип::Т-4, 403-2590"
	шт.
	4 991,91 
	5 259,77 

	403-2591
	      Т-5xe "Свая мостовая длиной 13,7 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,704 м3, тип::Т-5, 403-2591"
	шт.
	5 229,70 
	5 510,33 

	403-2592
	      Т-6xe "Свая мостовая длиной 13,7 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,704 м3, тип::Т-6, 403-2592"
	шт.
	6 237,14 
	6 571,83 

	403-2593
	      Т-7xe "Свая мостовая длиной 13,7 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,704 м3, тип::Т-7, 403-2593"
	шт.
	6 895,96 
	7 266,00 

	403-2594
	      Т-8xe "Свая мостовая длиной 13,7 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,704 м3, тип::Т-8, 403-2594"
	шт.
	7 292,63 
	7 683,96 

	
	Свая мостовая длиной 14 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,73 м3, тип:

	403-2595
	      Т-1xe "Свая мостовая длиной 14 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,73 м3, тип::Т-1, 403-2595"
	шт.
	3 856,14 
	4 063,06 

	403-2596
	      Т-2xe "Свая мостовая длиной 14 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,73 м3, тип::Т-2, 403-2596"
	шт.
	4 213,34 
	4 439,43 

	403-2597
	      Т-3xe "Свая мостовая длиной 14 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,73 м3, тип::Т-3, 403-2597"
	шт.
	4 623,05 
	4 871,12 

	403-2598
	      Т-4xe "Свая мостовая длиной 14 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,73 м3, тип::Т-4, 403-2598"
	шт.
	5 068,09 
	5 340,05 

	403-8362
	      Т-5xe "Свая мостовая длиной 14 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,73 м3, тип::Т-5, 403-8362"
	шт.
	3 883,20 
	4 091,58 

	403-2599
	      Т-6xe "Свая мостовая длиной 14 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,73 м3, тип::Т-6, 403-2599"
	шт.
	6 332,19 
	6 671,97 

	403-2600
	      Т-7xe "Свая мостовая длиной 14 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,73 м3, тип::Т-7, 403-2600"
	шт.
	7 001,31 
	7 377,00 

	403-2601
	      Т-8xe "Свая мостовая длиной 14 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,73 м3, тип::Т-8, 403-2601"
	шт.
	7 404,14 
	7 801,45 

	
	Свая мостовая длиной 15 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,86 м3, тип:

	403-2602
	      Т-1xe "Свая мостовая длиной 15 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,86 м3, тип::Т-1, 403-2602"
	шт.
	4 145,75 
	4 368,21 

	403-2603
	      Т-2xe "Свая мостовая длиной 15 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,86 м3, тип::Т-2, 403-2603"
	шт.
	4 530,06 
	4 773,14 

	403-2604
	      Т-3xe "Свая мостовая длиной 15 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,86 м3, тип::Т-3, 403-2604"
	шт.
	4 970,63 
	5 237,35 

	403-2605
	      Т-4xe "Свая мостовая длиной 15 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,86 м3, тип::Т-4, 403-2605"
	шт.
	5 448,62 
	5 740,99 

	403-2606
	      Т-5xe "Свая мостовая длиной 15 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,86 м3, тип::Т-5, 403-2606"
	шт.
	5 708,72 
	6 015,05 

	403-2607
	      Т-6xe "Свая мостовая длиной 15 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,86 м3, тип::Т-6, 403-2607"
	шт.
	6 808,12 
	7 173,45 

	403-2608
	      Т-7xe "Свая мостовая длиной 15 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,86 м3, тип::Т-7, 403-2608"
	шт.
	7 527,33 
	7 931,24 

	403-2609
	      Т-8xe "Свая мостовая длиной 15 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,86 м3, тип::Т-8, 403-2609"
	шт.
	7 960,36 
	8 387,51 

	
	Свая мостовая длиной 16 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,98 м3, тип:

	403-2610
	      Т-1xe "Свая мостовая длиной 16 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,98 м3, тип::Т-1, 403-2610"
	шт.
	4 413,39 
	4 650,21 

	403-2611
	      Т-2xe "Свая мостовая длиной 16 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,98 м3, тип::Т-2, 403-2611"
	шт.
	4 822,06 
	5 080,81 

	403-2612
	      Т-3xe "Свая мостовая длиной 16 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,98 м3, тип::Т-3, 403-2612"
	шт.
	5 291,12 
	5 575,04 

	403-2613
	      Т-4xe "Свая мостовая длиной 16 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,98 м3, тип::Т-4, 403-2613"
	шт.
	5 800,33 
	6 111,57 

	403-2614
	      Т-5xe "Свая мостовая длиной 16 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,98 м3, тип::Т-5, 403-2614"
	шт.
	6 076,90 
	6 402,99 

	403-2615
	      Т-6xe "Свая мостовая длиной 16 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,98 м3, тип::Т-6, 403-2615"
	шт.
	7 247,33 
	7 636,22 

	403-2616
	      Т-7xe "Свая мостовая длиной 16 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,98 м3, тип::Т-7, 403-2616"
	шт.
	8 012,86 
	8 442,83 

	403-2617
	      Т-8xe "Свая мостовая длиной 16 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,98 м3, тип::Т-8, 403-2617"
	шт.
	8 474,03 
	8 928,74 

	
	Свая мостовая длиной 8 м, сечением 40х40 см, объем бетона 1,31 м3, тип:

	403-2618
	      Т-1xe "Свая мостовая длиной 8 м, сечением 40х40 см, объем бетона 1,31 м3, тип::Т-1, 403-2618"
	шт.
	2 920,07 
	3 076,76 

	403-2619
	      Т-2xe "Свая мостовая длиной 8 м, сечением 40х40 см, объем бетона 1,31 м3, тип::Т-2, 403-2619"
	шт.
	3 190,46 
	3 361,67 

	403-2620
	      Т-3xe "Свая мостовая длиной 8 м, сечением 40х40 см, объем бетона 1,31 м3, тип::Т-3, 403-2620"
	шт.
	3 500,65 
	3 688,49 

	403-2621
	      Т-4xe "Свая мостовая длиной 8 м, сечением 40х40 см, объем бетона 1,31 м3, тип::Т-4, 403-2621"
	шт.
	3 837,61 
	4 043,54 

	403-2622
	      Т-5xe "Свая мостовая длиной 8 м, сечением 40х40 см, объем бетона 1,31 м3, тип::Т-5, 403-2622"
	шт.
	4 020,50 
	4 236,24 

	403-2623
	      Т-6xe "Свая мостовая длиной 8 м, сечением 40х40 см, объем бетона 1,31 м3, тип::Т-6, 403-2623"
	шт.
	4 794,95 
	5 052,24 

	403-2624
	      Т-7xe "Свая мостовая длиной 8 м, сечением 40х40 см, объем бетона 1,31 м3, тип::Т-7, 403-2624"
	шт.
	5 301,42 
	5 585,90 

	403-2625
	      Т-8xe "Свая мостовая длиной 8 м, сечением 40х40 см, объем бетона 1,31 м3, тип::Т-8, 403-2625"
	шт.
	5 606,47 
	5 907,31 

	
	Свая мостовая длиной 9 м, сечением 40х40 см, объем бетона 1,47 м3, тип:

	403-2627
	      Т-1xe "Свая мостовая длиной 9 м, сечением 40х40 см, объем бетона 1,47 м3, тип::Т-1, 403-2627"
	шт.
	3 276,59 
	3 452,41 

	403-2628
	      Т-2xe "Свая мостовая длиной 9 м, сечением 40х40 см, объем бетона 1,47 м3, тип::Т-2, 403-2628"
	шт.
	3 580,26 
	3 772,38 

	403-2629
	      Т-3xe "Свая мостовая длиной 9 м, сечением 40х40 см, объем бетона 1,47 м3, тип::Т-3, 403-2629"
	шт.
	3 928,20 
	4 138,99 

	403-2630
	      Т-4xe "Свая мостовая длиной 9 м, сечением 40х40 см, объем бетона 1,47 м3, тип::Т-4, 403-2630"
	шт.
	4 306,33 
	4 537,41 

	403-2631
	      Т-5xe "Свая мостовая длиной 9 м, сечением 40х40 см, объем бетона 1,47 м3, тип::Т-5, 403-2631"
	шт.
	4 511,53 
	4 753,62 

	403-2632
	      Т-6xe "Свая мостовая длиной 9 м, сечением 40х40 см, объем бетона 1,47 м3, тип::Т-6, 403-2632"
	шт.
	5 380,68 
	5 669,40 

	403-2633
	      Т-7xe "Свая мостовая длиной 9 м, сечением 40х40 см, объем бетона 1,47 м3, тип::Т-7, 403-2633"
	шт.
	5 948,91 
	6 268,12 

	403-2634
	      Т-8xe "Свая мостовая длиной 9 м, сечением 40х40 см, объем бетона 1,47 м3, тип::Т-8, 403-2634"
	шт.
	6 291,36 
	6 628,95 

	
	Свая мостовая длиной 10 м, сечением 40х40 см, объем бетона 1,63 м3, тип:

	403-2635
	      Т-1xe "Свая мостовая длиной 10 м, сечением 40х40 см, объем бетона 1,63 м3, тип::Т-1, 403-2635"
	шт.
	3 633,10 
	3 828,05 

	403-2636
	      Т-2xe "Свая мостовая длиной 10 м, сечением 40х40 см, объем бетона 1,63 м3, тип::Т-2, 403-2636"
	шт.
	3 969,72 
	4 182,73 

	403-2637
	      Т-3xe "Свая мостовая длиной 10 м, сечением 40х40 см, объем бетона 1,63 м3, тип::Т-3, 403-2637"
	шт.
	4 355,74 
	4 589,47 

	403-2638
	      Т-4xe "Свая мостовая длиной 10 м, сечением 40х40 см, объем бетона 1,63 м3, тип::Т-4, 403-2638"
	шт.
	4 775,05 
	5 031,28 

	403-2639
	      Т-5xe "Свая мостовая длиной 10 м, сечением 40х40 см, объем бетона 1,63 м3, тип::Т-5, 403-2639"
	шт.
	5 002,55 
	5 270,98 

	403-2640
	      Т-6xe "Свая мостовая длиной 10 м, сечением 40х40 см, объем бетона 1,63 м3, тип::Т-6, 403-2640"
	шт.
	5 966,41 
	6 286,57 

	403-2641
	      Т-7xe "Свая мостовая длиной 10 м, сечением 40х40 см, объем бетона 1,63 м3, тип::Т-7, 403-2641"
	шт.
	6 596,40 
	6 950,36 

	403-2642
	      Т-8xe "Свая мостовая длиной 10 м, сечением 40х40 см, объем бетона 1,63 м3, тип::Т-8, 403-2642"
	шт.
	6 975,91 
	7 350,24 

	
	Свая мостовая длиной 11 м, сечением 40х40 см, объем бетона 1,79 м3, тип:

	403-2643
	      Т-1xe "Свая мостовая длиной 11 м, сечением 40х40 см, объем бетона 1,79 м3, тип::Т-1, 403-2643"
	шт.
	3 989,96 
	4 204,06 

	403-2644
	      Т-2xe "Свая мостовая длиной 11 м, сечением 40х40 см, объем бетона 1,79 м3, тип::Т-2, 403-2644"
	шт.
	4 359,51 
	4 593,44 

	403-2645
	      Т-3xe "Свая мостовая длиной 11 м, сечением 40х40 см, объем бетона 1,79 м3, тип::Т-3, 403-2645"
	шт.
	4 783,63 
	5 040,32 

	403-2646
	      Т-4xe "Свая мостовая длиной 11 м, сечением 40х40 см, объем бетона 1,79 м3, тип::Т-4, 403-2646"
	шт.
	5 243,77 
	5 525,15 

	403-2647
	      Т-5xe "Свая мостовая длиной 11 м, сечением 40х40 см, объем бетона 1,79 м3, тип::Т-5, 403-2647"
	шт.
	5 493,58 
	5 788,37 

	403-2648
	      Т-6xe "Свая мостовая длиной 11 м, сечением 40х40 см, объем бетона 1,79 м3, тип::Т-6, 403-2648"
	шт.
	6 551,80 
	6 903,37 

	403-2649
	      Т-7xe "Свая мостовая длиной 11 м, сечением 40х40 см, объем бетона 1,79 м3, тип::Т-7, 403-2649"
	шт.
	7 243,90 
	7 632,61 

	403-2650
	      Т-8xe "Свая мостовая длиной 11 м, сечением 40х40 см, объем бетона 1,79 м3, тип::Т-8, 403-2650"
	шт.
	7 660,81 
	8 071,89 

	
	Свая мостовая длиной 12 м, сечением 40х40 см, объем бетона 1,95 м3, тип:

	403-2651
	      Т-1xe "Свая мостовая длиной 12 м, сечением 40х40 см, объем бетона 1,95 м3, тип::Т-1, 403-2651"
	шт.
	4 346,48 
	4 579,71 

	403-2652
	      Т-2xe "Свая мостовая длиной 12 м, сечением 40х40 см, объем бетона 1,95 м3, тип::Т-2, 403-2652"
	шт.
	4 749,32 
	5 004,17 

	403-2653
	      Т-3xe "Свая мостовая длиной 12 м, сечением 40х40 см, объем бетона 1,95 м3, тип::Т-3, 403-2653"
	шт.
	5 211,17 
	5 490,80 

	403-2654
	      Т-4xe "Свая мостовая длиной 12 м, сечением 40х40 см, объем бетона 1,95 м3, тип::Т-4, 403-2654"
	шт.
	5 712,49 
	6 019,02 

	403-2655
	      Т-5xe "Свая мостовая длиной 12 м, сечением 40х40 см, объем бетона 1,95 м3, тип::Т-5, 403-2655"
	шт.
	5 984,94 
	6 306,09 

	403-2656
	      Т-6xe "Свая мостовая длиной 12 м, сечением 40х40 см, объем бетона 1,95 м3, тип::Т-6, 403-2656"
	шт.
	7 137,53 
	7 520,53 

	403-2657
	      Т-7xe "Свая мостовая длиной 12 м, сечением 40х40 см, объем бетона 1,95 м3, тип::Т-7, 403-2657"
	шт.
	7 891,39 
	8 314,85 

	403-2658
	      Т-8xe "Свая мостовая длиной 12 м, сечением 40х40 см, объем бетона 1,95 м3, тип::Т-8, 403-2658"
	шт.
	8 345,71 
	8 793,54 

	
	Свая мостовая длиной 13 м, сечением 40х40 см, объем бетона 2,12 м3, тип:

	403-2659
	      Т-1xe "Свая мостовая длиной 13 м, сечением 40х40 см, объем бетона 2,12 м3, тип::Т-1, 403-2659"
	шт.
	4 725,29 
	4 978,84 

	403-2660
	      Т-2xe "Свая мостовая длиной 13 м, сечением 40х40 см, объем бетона 2,12 м3, тип::Т-2, 403-2660"
	шт.
	5 163,13 
	5 440,18 

	403-2661
	      Т-3xe "Свая мостовая длиной 13 м, сечением 40х40 см, объем бетона 2,12 м3, тип::Т-3, 403-2661"
	шт.
	5 665,48 
	5 969,49 

	403-2662
	      Т-4xe "Свая мостовая длиной 13 м, сечением 40х40 см, объем бетона 2,12 м3, тип::Т-4, 403-2662"
	шт.
	6 210,38 
	6 543,63 

	403-2663
	      Т-5xe "Свая мостовая длиной 13 м, сечением 40х40 см, объем бетона 2,12 м3, тип::Т-5, 403-2663"
	шт.
	6 506,51 
	6 855,64 

	403-2664
	      Т-6xe "Свая мостовая длиной 13 м, сечением 40х40 см, объем бетона 2,12 м3, тип::Т-6, 403-2664"
	шт.
	7 759,63 
	8 176,01 

	403-2665
	      Т-7xe "Свая мостовая длиной 13 м, сечением 40х40 см, объем бетона 2,12 м3, тип::Т-7, 403-2665"
	шт.
	8 579,37 
	9 039,74 

	403-2666
	      Т-8xe "Свая мостовая длиной 13 м, сечением 40х40 см, объем бетона 2,12 м3, тип::Т-8, 403-2666"
	шт.
	9 073,15 
	9 560,01 

	
	Свая мостовая длиной 14 м, сечением 40х40 см, объем бетона 2,28 м3, тип:

	403-2667
	      Т-1xe "Свая мостовая длиной 14 м, сечением 40х40 см, объем бетона 2,28 м3, тип::Т-1, 403-2667"
	шт.
	5 082,15 
	5 354,86 

	403-2668
	      Т-2xe "Свая мостовая длиной 14 м, сечением 40х40 см, объем бетона 2,28 м3, тип::Т-2, 403-2668"
	шт.
	5 552,94 
	5 850,91 

	403-2669
	      Т-3xe "Свая мостовая длиной 14 м, сечением 40х40 см, объем бетона 2,28 м3, тип::Т-3, 403-2669"
	шт.
	6 093,03 
	6 419,98 

	403-2670
	      Т-4xe "Свая мостовая длиной 14 м, сечением 40х40 см, объем бетона 2,28 м3, тип::Т-4, 403-2670"
	шт.
	6 679,10 
	7 037,50 

	403-2671
	      Т-5xe "Свая мостовая длиной 14 м, сечением 40х40 см, объем бетона 2,28 м3, тип::Т-5, 403-2671"
	шт.
	6 997,53 
	7 373,02 

	403-2672
	      Т-6xe "Свая мостовая длиной 14 м, сечением 40х40 см, объем бетона 2,28 м3, тип::Т-6, 403-2672"
	шт.
	8 345,36 
	8 793,18 

	403-2673
	      Т-7xe "Свая мостовая длиной 14 м, сечением 40х40 см, объем бетона 2,28 м3, тип::Т-7, 403-2673"
	шт.
	9 227,22 
	9 722,35 

	403-2674
	      Т-8xe "Свая мостовая длиной 14 м, сечением 40х40 см, объем бетона 2,28 м3, тип::Т-8, 403-2674"
	шт.
	9 758,04 
	10 281,66 

	
	Свая мостовая длиной 15 м, сечением 40х40 см, объем бетона 2,44 м3, тип :

	403-2675
	      Т-1xe "Свая мостовая длиной 15 м, сечением 40х40 см, объем бетона 2,44 м3, тип::Т-1, 403-2675"
	шт.
	5 438,67 
	5 730,51 

	403-2676
	      Т-2xe "Свая мостовая длиной 15 м, сечением 40х40 см, объем бетона 2,44 м3, тип::Т-2, 403-2676"
	шт.
	5 942,39 
	6 261,26 

	403-2677
	      Т-3xe "Свая мостовая длиной 15 м, сечением 40х40 см, объем бетона 2,44 м3, тип::Т-3, 403-2677"
	шт.
	6 520,57 
	6 870,47 

	403-2678
	      Т-4xe "Свая мостовая длиной 15 м, сечением 40х40 см, объем бетона 2,44 м3, тип::Т-4, 403-2678"
	шт.
	7 147,83 
	7 531,38 

	403-2679
	      Т-5xe "Свая мостовая длиной 15 м, сечением 40х40 см, объем бетона 2,44 м3, тип::Т-5, 403-2679"
	шт.
	7 488,56 
	7 890,39 

	403-2680
	      Т-6xe "Свая мостовая длиной 15 м, сечением 40х40 см, объем бетона 2,44 м3, тип::Т-6, 403-2680"
	шт.
	8 931,09 
	9 410,34 

	403-2681
	      Т-7xe "Свая мостовая длиной 15 м, сечением 40х40 см, объем бетона 2,44 м3, тип::Т-7, 403-2681"
	шт.
	9 874,71 
	10 404,59 

	403-2682
	      Т-8xe "Свая мостовая длиной 15 м, сечением 40х40 см, объем бетона 2,44 м3, тип::Т-8, 403-2682"
	шт.
	10 442,60 
	11 002,95 

	
	Свая мостовая длиной 16 м, сечением 40х40 см, объем бетона 2,6 м3, тип :

	403-2683
	      Т-1xe "Свая мостовая длиной 16 м, сечением 40х40 см, объем бетона 2,6 м3, тип::Т-1, 403-2683"
	шт.
	5 795,18 
	6 106,15 

	403-2684
	      Т-2xe "Свая мостовая длиной 16 м, сечением 40х40 см, объем бетона 2,6 м3, тип::Т-2, 403-2684"
	шт.
	6 332,19 
	6 671,97 

	403-2685
	      Т-3xe "Свая мостовая длиной 16 м, сечением 40х40 см, объем бетона 2,6 м3, тип::Т-3, 403-2685"
	шт.
	6 948,12 
	7 320,96 

	403-2686
	      Т-4xe "Свая мостовая длиной 16 м, сечением 40х40 см, объем бетона 2,6 м3, тип::Т-4, 403-2686"
	шт.
	7 616,55 
	8 025,26 

	403-2687
	      Т-5xe "Свая мостовая длиной 16 м, сечением 40х40 см, объем бетона 2,6 м3, тип::Т-5, 403-2687"
	шт.
	7 979,58 
	8 407,77 

	403-2688
	      Т-6xe "Свая мостовая длиной 16 м, сечением 40х40 см, объем бетона 2,6 м3, тип::Т-6, 403-2688"
	шт.
	9 516,82 
	10 027,50 

	403-2689
	      Т-7xe "Свая мостовая длиной 16 м, сечением 40х40 см, объем бетона 2,6 м3, тип::Т-7, 403-2689"
	шт.
	10 522,20 
	11 086,82 

	403-2690
	      Т-8xe "Свая мостовая длиной 16 м, сечением 40х40 см, объем бетона 2,6 м3, тип::Т-8, 403-2690"
	шт.
	11 127,49 
	11 724,59 

	403-3200
	Сваи-колонны железобетонныеxe "Сваи-колонны железобетонные, 403-3200"
	м3
	1 831,10 
	1 995,90 

	403-9129
	Сваи-колонны железобетонныеxe "Сваи-колонны железобетонные, 403-9129"
	м3
	- 
	- 

	
	Сваи-колонны железобетонные:

	403-3201
	      двухконсольные для сельскохозяйственных зданийxe "Сваи-колонны железобетонные::двухконсольные для сельскохозяйственных зданий, 403-3201"
	м3
	2 230,32 
	2 456,93 

	403-8318
	      двухконсольные для сельскохозяйственных зданий из бетона В25 (М350) с расходом арматуры 70 кг на м3 бетона (в плотном теле)xe "Сваи-колонны железобетонные::двухконсольные для сельскохозяйственных зданий из бетона В25 (М350) с расходом арматуры 70 кг на м3 бетона (в плотном теле), 403-8318"
	м3
	2 204,20 
	2 428,15 

	403-8317
	      из бетона В25 (М350) с расходом арматуры 90 кг/м3 (в плотном теле)xe "Сваи-колонны железобетонные::из бетона В25 (М350) с расходом арматуры 90 кг/м3 (в плотном теле), 403-8317"
	м3
	2 203,26 
	2 427,11 

	403-3100
	Сваи-оболочки железобетонныеxe "Сваи-оболочки железобетонные, 403-3100"
	м3
	2 008,25 
	2 212,29 

	403-8316
	Сваи-оболочки железобетонные из бетона В25 (М350) с расходом арматуры 100 кг/м3 (в плотном теле)xe "Сваи-оболочки железобетонные из бетона В25 (М350) с расходом арматуры 100 кг/м3 (в плотном теле), 403-8316"
	м3
	2 008,25 
	2 212,29 

	403-8319
	Сваи трубобетонные диаметром 219 мм в стальной обечайкеxe "Сваи трубобетонные диаметром 219 мм в стальной обечайке, 403-8319"
	м
	339,14 
	373,60 

	Группа: Стойки, столбы, столбики

	403-9073
	Стойка железобетоннаяxe "Стойка железобетонная, 403-9073"
	м3
	- 
	- 

	403-1171
	Стойка железобетоннаяxe "Стойка железобетонная, 403-1171"
	м3
	1 828,97 
	1 977,48 

	
	Стойка железобетонная:

	403-1172
	      СЦс-0,65-8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,198 м3, расход ар-ры 40,49 кг/ (серия 3.320-1)xe "Стойка железобетонная::СЦс-0,65-8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,198 м3, расход ар-ры 40,49 кг/ (серия 3.320-1), 403-1172"
	шт.
	570,90 
	590,82 

	403-1173
	      СЦс-0,8-10 /бетон В22,5 (М300), объем 0,271 м3, расход ар-ры 49,33 кг/ (серия 3.320-1)xe "Стойка железобетонная::СЦс-0,8-10 /бетон В22,5 (М300), объем 0,271 м3, расход ар-ры 49,33 кг/ (серия 3.320-1), 403-1173"
	шт.
	741,82 
	767,72 

	403-1174
	      СЦс-1,2-10 /бетон В30 (М400), объем 0,296 м3, расход ар-ры 78,53 кг/ (серия 3.320-1)xe "Стойка железобетонная::СЦс-1,2-10 /бетон В30 (М400), объем 0,296 м3, расход ар-ры 78,53 кг/ (серия 3.320-1), 403-1174"
	шт.
	983,27 
	1 017,59 

	403-1175
	      СНЦс-2,8-10 /бетон В40 (М550), объем 0,291 м3, расход ар-ры 113,47 кг/ (серия 3.320-1)xe "Стойка железобетонная::СНЦс-2,8-10 /бетон В40 (М550), объем 0,291 м3, расход ар-ры 113,47 кг/ (серия 3.320-1), 403-1175"
	шт.
	1 227,57 
	1 270,41 

	403-1176
	      СНЦс-3,4-11,5 /бетон В30 (М400), объем 0,488 м3, расход ар-ры 185,89 кг/ (серия 3.320-1)xe "Стойка железобетонная::СНЦс-3,4-11,5 /бетон В30 (М400), объем 0,488 м3, расход ар-ры 185,89 кг/ (серия 3.320-1), 403-1176"
	шт.
	1 987,74 
	2 057,12 

	403-1177
	      СНЦс-5,1-11,5 /бетон В40 (М550), объем 0,476 м3, расход ар-ры 277,2 кг/ (серия 3.320-1)xe "Стойка железобетонная::СНЦс-5,1-11,5 /бетон В40 (М550), объем 0,476 м3, расход ар-ры 277,2 кг/ (серия 3.320-1), 403-1177"
	шт.
	2 603,25 
	2 694,10 

	403-1178
	      СНЦс-7,7-12 /бетон В30 (М400), объем 0,77 м3, расход ар-ры 290,27 кг/ (серия 3.320-1)xe "Стойка железобетонная::СНЦс-7,7-12 /бетон В30 (М400), объем 0,77 м3, расход ар-ры 290,27 кг/ (серия 3.320-1), 403-1178"
	шт.
	3 116,65 
	3 225,42 

	403-1179
	      СНЦс-10-12 /бетон В40 (М400), объем 0,764 м3, расход ар-ры 332,85 кг/ (серия 3.320-1)xe "Стойка железобетонная::СНЦс-10-12 /бетон В40 (М400), объем 0,764 м3, расход ар-ры 332,85 кг/ (серия 3.320-1), 403-1179"
	шт.
	3 449,99 
	3 570,40 

	403-1180
	      вибрированная для опорxe "Стойка железобетонная::вибрированная для опор, 403-1180"
	шт.
	3 219,51 
	3 331,87 

	403-1181
	      вибрированная для опор линий электропередач из бетона В25 (М350) с расходом арматуры 104 кг/м3xe "Стойка железобетонная::вибрированная для опор линий электропередач из бетона В25 (М350) с расходом арматуры 104 кг/м3, 403-1181"
	м3
	3 480,83 
	3 656,96 

	403-1182
	      вибрированная для опор наружного освещения и контактной сети городского электрофицированного транспорта из бетона В27,5 (М 350) с расходом арматуры 150 кг/м3 (серия 3.407.1-143; 3.407.1-136)xe "Стойка железобетонная::вибрированная для опор наружного освещения и контактной сети городского электрофицированного транспорта из бетона В27,5 (М 350) с расходом арматуры 150 кг/м3 (серия 3.407.1-143\; 3.407.1-136), 403-1182"
	м3
	4 197,40 
	4 409,79 

	403-2371
	      вибрированная ОРУxe "Стойка железобетонная::вибрированная ОРУ, 403-2371"
	м3
	4 333,36 
	4 552,63 

	403-2071
	      вибрированная опор наружного освещения и контактной сети городского электрифицированного транспортаxe "Стойка железобетонная::вибрированная опор наружного освещения и контактной сети городского электрифицированного транспорта, 403-2071"
	м3
	4 662,15 
	4 898,05 

	403-9039
	      для открытых распределительных устройствxe "Стойка железобетонная::для открытых распределительных устройств, 403-9039"
	шт.
	- 
	- 

	403-5301
	      под оборудование подстанций, марка УСО-1А /бетон В15 (М200), объем 0,32м3, расход арматуры 66,53 кг/ (серия 3.407-102 вып.1)xe "Стойка железобетонная::под оборудование подстанций, марка УСО-1А /бетон В15 (М200), объем 0,32м3, расход арматуры 66,53 кг/ (серия 3.407-102 вып.1), 403-5301"
	шт.
	1 627,80 
	1 710,16 

	403-5302
	      под оборудование подстанций, марка УСО-2А /бетон В15 (М200), объем 0,27м3, расход арматуры 49,48 кг/ (серия 3.407-102 вып.1)xe "Стойка железобетонная::под оборудование подстанций, марка УСО-2А /бетон В15 (М200), объем 0,27м3, расход арматуры 49,48 кг/ (серия 3.407-102 вып.1), 403-5302"
	шт.
	1 453,09 
	1 526,61 

	403-5304
	      под оборудование подстанций, марка УСО-4А /бетон В15 (М200), объем 0,19м3, расход арматуры 36,73 кг/ (серия 3.407-102 вып.1)xe "Стойка железобетонная::под оборудование подстанций, марка УСО-4А /бетон В15 (М200), объем 0,19м3, расход арматуры 36,73 кг/ (серия 3.407-102 вып.1), 403-5304"
	шт.
	871,03 
	915,10 

	403-5305
	      под оборудование подстанций, марка УСО-5А /бетон В15 (М200), объем 0,14м3, расход арматуры 29,29 кг/ (серия 3.407-102 вып.1)xe "Стойка железобетонная::под оборудование подстанций, марка УСО-5А /бетон В15 (М200), объем 0,14м3, расход арматуры 29,29 кг/ (серия 3.407-102 вып.1), 403-5305"
	шт.
	799,61 
	840,07 

	403-1183
	      коническая для опор контактной сети железных дорогxe "Стойка железобетонная::коническая для опор контактной сети железных дорог, 403-1183"
	м3
	4 448,33 
	4 673,42 

	403-2051
	      коническая опор высоковольтных сигнальных линий автоблокировки железных дорогxe "Стойка железобетонная::коническая опор высоковольтных сигнальных линий автоблокировки железных дорог, 403-2051"
	м3
	5 497,47 
	5 775,64 

	403-9031
	      сборнаяxe "Стойка железобетонная::сборная, 403-9031"
	м3
	- 
	- 

	403-2431
	      сборная под электрооборудованиеxe "Стойка железобетонная::сборная под электрооборудование, 403-2431"
	м3
	3 979,63 
	4 181,00 

	403-2381
	      центрифугированная ВЛ и ОРУxe "Стойка железобетонная::центрифугированная ВЛ и ОРУ, 403-2381"
	м3
	4 342,64 
	4 562,38 

	403-1184
	      центрифугированная коническая воздушных линий связиxe "Стойка железобетонная::центрифугированная коническая воздушных линий связи, 403-1184"
	м3
	3 862,41 
	4 057,85 

	403-1185
	      центрифугированная для опор высоковольтных линий электропередачиxe "Стойка железобетонная::центрифугированная для опор высоковольтных линий электропередачи, 403-1185"
	м3
	7 299,10 
	7 668,43 

	403-9075
	Стойка опоры железобетоннаяxe "Стойка опоры железобетонная, 403-9075"
	шт.
	- 
	- 

	
	Стойка опоры:

	403-1186
	      СВ 95-1 /бетон В25 (М350), объем 0,30 м3, расход ар-ры 28,7 кг/ (серия 3.407.1-143; 3.407.1-136)xe "Стойка опоры::СВ 95-1 /бетон В25 (М350), объем 0,30 м3, расход ар-ры 28,7 кг/ (серия 3.407.1-143\; 3.407.1-136), 403-1186"
	шт.
	825,07 
	853,86 

	403-1187
	      СВ 95-2 /бетон В25 (М350), объем 0,30 м3, расход ар-ры 28,7 кг/ (серия 3.407.1-143; 3.407.1-136)xe "Стойка опоры::СВ 95-2 /бетон В25 (М350), объем 0,30 м3, расход ар-ры 28,7 кг/ (серия 3.407.1-143\; 3.407.1-136), 403-1187"
	шт.
	825,07 
	853,86 

	403-1188
	      СВ 95-1-а /бетон В25 (М350), объем 0,30 м3, расход ар-ры 31,3 кг/ (серия 3.407.1-143; 3.407.1-136)xe "Стойка опоры::СВ 95-1-а /бетон В25 (М350), объем 0,30 м3, расход ар-ры 31,3 кг/ (серия 3.407.1-143\; 3.407.1-136), 403-1188"
	шт.
	841,96 
	871,35 

	403-1189
	      СВ 95-2-а /бетон В25 (М350), объем 0,30 м3, расход ар-ры 31,3 кг/ (серия 3.407.1-143; 3.407.1-136)xe "Стойка опоры::СВ 95-2-а /бетон В25 (М350), объем 0,30 м3, расход ар-ры 31,3 кг/ (серия 3.407.1-143\; 3.407.1-136), 403-1189"
	шт.
	841,96 
	871,35 

	403-2118
	      СВ 95-2 /бетон В25 (М350), объем 0,30 м3, расход ар-ры 82,58 кг/ (серия 3.407.1-143 вып.7)xe "Стойка опоры::СВ 95-2 /бетон В25 (М350), объем 0,30 м3, расход ар-ры 82,58 кг/ (серия 3.407.1-143 вып.7), 403-2118"
	шт.
	845,99 
	875,51 

	403-1190
	      СВ 105 /бетон В30 (М400), объем 0,47 м3, расход ар-ры 58,8 кг/ (серия 3.407.1-143; 3.407.1-136)xe "Стойка опоры::СВ 105 /бетон В30 (М400), объем 0,47 м3, расход ар-ры 58,8 кг/ (серия 3.407.1-143\; 3.407.1-136), 403-1190"
	шт.
	1 395,76 
	1 444,47 

	403-1191
	      СВ 105 /бетон В30 (М400), объем 0,47 м3, расход ар-ры 74,8 кг/ (серия 3.407.1-143; 3.407.1-136)xe "Стойка опоры::СВ 105 /бетон В30 (М400), объем 0,47 м3, расход ар-ры 74,8 кг/ (серия 3.407.1-143\; 3.407.1-136), 403-1191"
	шт.
	1 499,74 
	1 552,08 

	403-1192
	      СВ 105 /бетон В30 (М400), объем 0,47 м3, расход ар-ры 51,2 кг/ (серия 3.407.1-143; 3.407.1-136)xe "Стойка опоры::СВ 105 /бетон В30 (М400), объем 0,47 м3, расход ар-ры 51,2 кг/ (серия 3.407.1-143\; 3.407.1-136), 403-1192"
	шт.
	1 346,37 
	1 393,35 

	403-1193
	      СВ 110-3,5 /бетон В30 (М400), объем 0,45 м3, расход ар-ры 60,8 кг/ (серия 3.407.1-143; 3.407.1-136)xe "Стойка опоры::СВ 110-3,5 /бетон В30 (М400), объем 0,45 м3, расход ар-ры 60,8 кг/ (серия 3.407.1-143\; 3.407.1-136), 403-1193"
	шт.
	1 365,63 
	1 413,29 

	403-2127
	      СВ 110-3,5 /бетон В30 (М400), объем 0,45 м3, расход ар-ры 66,8 кг/ (серия 3.407.1-143 вып.7)xe "Стойка опоры::СВ 110-3,5 /бетон В30 (М400), объем 0,45 м3, расход ар-ры 66,8 кг/ (серия 3.407.1-143 вып.7), 403-2127"
	шт.
	1 440,59 
	1 490,85 

	403-1194
	      СНВ 7-13 /бетон В30 (М400), объем 0,75 м3, расход ар-ры 109,5 кг/ (серия 3.407.1-143; 3.407.1-136)xe "Стойка опоры::СНВ 7-13 /бетон В30 (М400), объем 0,75 м3, расход ар-ры 109,5 кг/ (серия 3.407.1-143\; 3.407.1-136), 403-1194"
	шт.
	2 329,12 
	2 410,41 

	403-1195
	      СНВ 164-12 /бетон В25 (М350), объем 1,42 м3, расход ар-ры 173,1 кг/ (серия 3.407.1-143; 3.407.1-136)xe "Стойка опоры::СНВ 164-12 /бетон В25 (М350), объем 1,42 м3, расход ар-ры 173,1 кг/ (серия 3.407.1-143\; 3.407.1-136), 403-1195"
	шт.
	4 147,41 
	4 292,15 

	
	Стойка центрифугированная:

	403-1196
	      для опор высоковольтных линий электропередач, цилиндрические, длиной до 26 м, бетон В 30 (М500) с расходом арматуры 200 кг/м3xe "Стойка центрифугированная::для опор высоковольтных линий электропередач, цилиндрические, длиной до 26 м, бетон В 30 (М500) с расходом арматуры 200 кг/м3, 403-1196"
	м3
	5 155,42 
	5 416,28 

	403-1197
	      для опор линий электропередач из бетона В25 (М350) с расходом арматуры 120 кг/м3xe "Стойка центрифугированная::для опор линий электропередач из бетона В25 (М350) с расходом арматуры 120 кг/м3, 403-1197"
	м3
	6 054,75 
	6 361,12 

	403-1198
	      для опор линий электропередач из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 250 кг/м3xe "Стойка центрифугированная::для опор линий электропередач из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 250 кг/м3, 403-1198"
	м3
	4 368,50 
	4 589,55 

	403-1199
	      коническая воздушных линий связи из бетона В25 (М350) с расходом арматуры 100 кг/м3 (серия 3.407.1-143; 3.407.1-136)xe "Стойка центрифугированная::коническая воздушных линий связи из бетона В25 (М350) с расходом арматуры 100 кг/м3 (серия 3.407.1-143\; 3.407.1-136), 403-1199"
	м3
	3 035,07 
	3 188,63 

	403-1202
	      коническая для опор высоковольтных линий электропередач длиной до 26 м, бетон В40 (М550) с расходом арматуры 200 кг/м3xe "Стойка центрифугированная::коническая для опор высоковольтных линий электропередач длиной до 26 м, бетон В40 (М550) с расходом арматуры 200 кг/м3, 403-1202"
	м3
	4 528,15 
	4 757,27 

	403-1203
	      коническая для опор высоковольтных сигнальных линий автоблокировки железных дорог ГОСТ 22131-76 из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 250 кг/м3 (серия 3.407.1-143; 3.407.1-136)xe "Стойка центрифугированная::коническая для опор высоковольтных сигнальных линий автоблокировки железных дорог ГОСТ 22131-76 из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 250 кг/м3 (серия 3.407.1-143\; 3.407.1-136), 403-1203"
	м3
	4 658,60 
	4 894,33 

	403-1204
	      коническая для опор контактной сети железных дорог ГОСТ 19330-99, из бетона В27,5 (М350) с расходом арматуры 150 кг/м3 (серия 3.407.1-143; 3.407.1-136)xe "Стойка центрифугированная::коническая для опор контактной сети железных дорог ГОСТ 19330-99, из бетона В27,5 (М350) с расходом арматуры 150 кг/м3 (серия 3.407.1-143\; 3.407.1-136), 403-1204"
	м3
	4 128,06 
	4 336,94 

	403-1205
	      коническая СК 26.1-1.1 /бетон В40 (М550), объем 2,5 м3, расход ар-ры 571,1 кг/ (ГОСТ 22687.1-85*)xe "Стойка центрифугированная::коническая СК 26.1-1.1 /бетон В40 (М550), объем 2,5 м3, расход ар-ры 571,1 кг/ (ГОСТ 22687.1-85*), 403-1205"
	шт.
	12 552,82 
	12 990,91 

	403-1206
	      коническая СК 26.1-1.2 /бетон В40 (М550), объем 2,5 м3, расход ар-ры 506,5 кг/ (ГОСТ 22687.1-85*)xe "Стойка центрифугированная::коническая СК 26.1-1.2 /бетон В40 (М550), объем 2,5 м3, расход ар-ры 506,5 кг/ (ГОСТ 22687.1-85*), 403-1206"
	шт.
	12 131,15 
	12 554,53 

	403-1207
	      коническая СК 26.1-1.5 /бетон В40 (М550), объем 2,5 м3, расход ар-ры 500,4 кг/ (ГОСТ 22687.1-85*)xe "Стойка центрифугированная::коническая СК 26.1-1.5 /бетон В40 (М550), объем 2,5 м3, расход ар-ры 500,4 кг/ (ГОСТ 22687.1-85*), 403-1207"
	шт.
	12 091,51 
	12 513,50 

	403-1208
	      коническая СК 26.1-1.4 /бетон В40 (М550), объем 2,5 м3, расход ар-ры 502,3 кг/ (ГОСТ 22687.1-85*)xe "Стойка центрифугированная::коническая СК 26.1-1.4 /бетон В40 (М550), объем 2,5 м3, расход ар-ры 502,3 кг/ (ГОСТ 22687.1-85*), 403-1208"
	шт.
	12 103,86 
	12 526,28 

	403-1209
	      коническая СК 26.1-1.3 /бетон В40 (М550), объем 2,5 м3, расход ар-ры 483,2 кг/ (ГОСТ 22687.1-85*)xe "Стойка центрифугированная::коническая СК 26.1-1.3 /бетон В40 (М550), объем 2,5 м3, расход ар-ры 483,2 кг/ (ГОСТ 22687.1-85*), 403-1209"
	шт.
	11 979,72 
	12 397,82 

	403-1210
	      коническая СК 26.2.1-2.1 /бетон В40 (М550), объем 2,5 м3, расход ар-ры 598,9 кг/ (ГОСТ 22687.1-85*)xe "Стойка центрифугированная::коническая СК 26.2.1-2.1 /бетон В40 (М550), объем 2,5 м3, расход ар-ры 598,9 кг/ (ГОСТ 22687.1-85*), 403-1210"
	шт.
	12 861,17 
	13 310,03 

	403-1211
	Столбики для ограждения культурных пастбищ прямоугольные и трапецеидальные из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 20 кг/м3xe "Столбики для ограждения культурных пастбищ прямоугольные и трапецеидальные из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 20 кг/м3, 403-1211"
	м3
	1 339,65 
	1 434,76 

	403-1212
	Столбики железобетонные для ограждения пастбищxe "Столбики железобетонные для ограждения пастбищ, 403-1212"
	м3
	1 853,20 
	2 003,68 

	403-9204
	Столбики сигнальные железобетонныеxe "Столбики сигнальные железобетонные, 403-9204"
	м3
	- 
	- 

	403-1213
	Столбики сигнальные железобетонные СС-1xe "Столбики сигнальные железобетонные СС-1, 403-1213"
	м3
	1 831,00 
	1 977,48 


	403-1642
	Столбики сигнальные железобетонные СТ-1, СТ-2xe "Столбики сигнальные железобетонные СТ-1, СТ-2, 403-1642"
	шт.
	281,42 
	304,28 

	403-9120
	Столбы бетонныеxe "Столбы бетонные, 403-9120"
	шт.
	- 
	- 

	403-9032
	Столбы железобетонныеxe "Столбы железобетонные, 403-9032"
	м3
	- 
	- 

	403-1214
	Столбы прямоугольного сечения длиной до 3 м, из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 200 кг/м3xe "Столбы прямоугольного сечения длиной до 3 м, из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 200 кг/м3, 403-1214"
	м3
	2 494,51 
	2 697,06 

	
	Столбы оград:

	403-1643
	      С1А /бетон В15 (М200), объем 0,032 м3, расход ар-ры 11,48 кг/ (серия 3.017-1 вып.1)xe "Столбы оград::С1А /бетон В15 (М200), объем 0,032 м3, расход ар-ры 11,48 кг/ (серия 3.017-1 вып.1), 403-1643"
	шт.
	105,24 
	115,93 

	403-1644
	      С2А /бетон В15 (М200), объем 0,027 м3, расход ар-ры 7 кг/ (серия 3.017-1 вып.1)xe "Столбы оград::С2А /бетон В15 (М200), объем 0,027 м3, расход ар-ры 7 кг/ (серия 3.017-1 вып.1), 403-1644"
	шт.
	88,79 
	97,81 

	403-1645
	      С3Б /бетон В15 (М200), объем 0,05 м3, расход ар-ры 6,8 кг/ (серия 3.017-1 вып.1)xe "Столбы оград::С3Б /бетон В15 (М200), объем 0,05 м3, расход ар-ры 6,8 кг/ (серия 3.017-1 вып.1), 403-1645"
	шт.
	125,13 
	137,84 

	403-1646
	      С3Ба /бетон В15 (М200), объем 0,05 м3, расход ар-ры 8,2 кг/ (серия 3.017-1 вып.1)xe "Столбы оград::С3Ба /бетон В15 (М200), объем 0,05 м3, расход ар-ры 8,2 кг/ (серия 3.017-1 вып.1), 403-1646"
	шт.
	136,84 
	150,75 

	403-1215
	      1С 18а /бетон В15 (М200), объем 0,04 м3, расход ар-ры 7,6 кг/ (серия 3.017-3)xe "Столбы оград::1С 18а /бетон В15 (М200), объем 0,04 м3, расход ар-ры 7,6 кг/ (серия 3.017-3), 403-1215"
	шт.
	95,34 
	105,03 

	403-1216
	      1С 18б /бетон В15 (М200), объем 0,04 м3, расход ар-ры 6,9 кг/ (серия 3.017-3)xe "Столбы оград::1С 18б /бетон В15 (М200), объем 0,04 м3, расход ар-ры 6,9 кг/ (серия 3.017-3), 403-1216"
	шт.
	90,89 
	100,11 

	403-1217
	      1С 18в /бетон В15 (М200), объем 0,04 м3, расход ар-ры 13,5 кг/ (серия 3.017-3)xe "Столбы оград::1С 18в /бетон В15 (М200), объем 0,04 м3, расход ар-ры 13,5 кг/ (серия 3.017-3), 403-1217"
	шт.
	132,97 
	146,48 

	403-1218
	      2С 24а /бетон В15 (М200), объем 0,05 м3, расход ар-ры 10,2 кг/ (серия 3.017-3)xe "Столбы оград::2С 24а /бетон В15 (М200), объем 0,05 м3, расход ар-ры 10,2 кг/ (серия 3.017-3), 403-1218"
	шт.
	123,65 
	136,21 

	403-1219
	      2С 24б /бетон В15 (М200), объем 0,05 м3, расход ар-ры 9,0 кг/ (серия 3.017-3)xe "Столбы оград::2С 24б /бетон В15 (М200), объем 0,05 м3, расход ар-ры 9,0 кг/ (серия 3.017-3), 403-1219"
	шт.
	116,00 
	127,79 

	403-1220
	      2С 24в /бетон В15 (М200), объем 0,05 м3, расход ар-ры 8,2 кг/ (серия 3.017-3)xe "Столбы оград::2С 24в /бетон В15 (М200), объем 0,05 м3, расход ар-ры 8,2 кг/ (серия 3.017-3), 403-1220"
	шт.
	110,90 
	122,17 

	403-1222
	      2С 24г /бетон В15 (М200), объем 0,05 м3, расход ар-ры 17 кг/ (серия 3.017-3)xe "Столбы оград::2С 24г /бетон В15 (М200), объем 0,05 м3, расход ар-ры 17 кг/ (серия 3.017-3), 403-1222"
	шт.
	167,01 
	183,98 

	403-1223
	      2С 24д /бетон В15 (М200), объем 0,05 м3, расход ар-ры 9,5 кг/ (серия 3.017-3)xe "Столбы оград::2С 24д /бетон В15 (М200), объем 0,05 м3, расход ар-ры 9,5 кг/ (серия 3.017-3), 403-1223"
	шт.
	119,18 
	131,28 

	403-1224
	      2С 24е /бетон В15 (М200), объем 0,05 м3, расход ар-ры 8,8 кг/ (серия 3.017-3)xe "Столбы оград::2С 24е /бетон В15 (М200), объем 0,05 м3, расход ар-ры 8,8 кг/ (серия 3.017-3), 403-1224"
	шт.
	114,72 
	126,38 

	403-1225
	      2С 24ж /бетон В15 (М200), объем 0,05 м3, расход ар-ры 15,4 кг/ (серия 3.017-3)xe "Столбы оград::2С 24ж /бетон В15 (М200), объем 0,05 м3, расход ар-ры 15,4 кг/ (серия 3.017-3), 403-1225"
	шт.
	156,80 
	172,73 

	403-1226
	      2С 24и /бетон В15 (М200), объем 0,05 м3, расход ар-ры 11,9 кг/ (серия 3.017-3)xe "Столбы оград::2С 24и /бетон В15 (М200), объем 0,05 м3, расход ар-ры 11,9 кг/ (серия 3.017-3), 403-1226"
	шт.
	134,48 
	148,14 

	403-1227
	      2С 24к /бетон В15 (М200), объем 0,05 м3, расход ар-ры 11,3 кг/ (серия 3.017-3)xe "Столбы оград::2С 24к /бетон В15 (М200), объем 0,05 м3, расход ар-ры 11,3 кг/ (серия 3.017-3), 403-1227"
	шт.
	130,66 
	143,93 

	403-1228
	      2С 24л /бетон В15 (М200), объем 0,05 м3, расход ар-ры 10 кг/ (серия 3.017-3)xe "Столбы оград::2С 24л /бетон В15 (М200), объем 0,05 м3, расход ар-ры 10 кг/ (серия 3.017-3), 403-1228"
	шт.
	122,37 
	134,80 

	403-1229
	      3С 24а /бетон В15 (М200), объем 0,06 м3, расход ар-ры 12,4 кг/ (серия 3.017-3)xe "Столбы оград::3С 24а /бетон В15 (М200), объем 0,06 м3, расход ар-ры 12,4 кг/ (серия 3.017-3), 403-1229"
	шт.
	149,40 
	164,58 

	403-1230
	      3С 24б /бетон В15 (М200), объем 0,06 м3, расход ар-ры 10,9 кг/ (серия 3.017-3)xe "Столбы оград::3С 24б /бетон В15 (М200), объем 0,06 м3, расход ар-ры 10,9 кг/ (серия 3.017-3), 403-1230"
	шт.
	139,84 
	154,05 

	403-1231
	      3С 24в /бетон В15 (М200), объем 0,06 м3, расход ар-ры 9,7 кг/ (серия 3.017-3)xe "Столбы оград::3С 24в /бетон В15 (М200), объем 0,06 м3, расход ар-ры 9,7 кг/ (серия 3.017-3), 403-1231"
	шт.
	132,18 
	145,61 

	403-1232
	      3С 24г /бетон В15 (М200), объем 0,06 м3, расход ар-ры 15,3 кг/ (серия 3.017-3)xe "Столбы оград::3С 24г /бетон В15 (М200), объем 0,06 м3, расход ар-ры 15,3 кг/ (серия 3.017-3), 403-1232"
	шт.
	167,89 
	184,95 

	403-1233
	      3С 24д /бетон В15 (М200), объем 0,06 м3, расход ар-ры 12,9 кг/ (серия 3.017-3)xe "Столбы оград::3С 24д /бетон В15 (М200), объем 0,06 м3, расход ар-ры 12,9 кг/ (серия 3.017-3), 403-1233"
	шт.
	152,59 
	168,10 

	403-1234
	      3С 24е /бетон В15 (М200), объем 0,06 м3, расход ар-ры 11,9 кг/ (серия 3.017-3)xe "Столбы оград::3С 24е /бетон В15 (М200), объем 0,06 м3, расход ар-ры 11,9 кг/ (серия 3.017-3), 403-1234"
	шт.
	141,11 
	155,45 

	403-1235
	      3С 24ж /бетон В15 (М200), объем 0,06 м3, расход ар-ры 10,3 кг/ (серия 3.017-3)xe "Столбы оград::3С 24ж /бетон В15 (М200), объем 0,06 м3, расход ар-ры 10,3 кг/ (серия 3.017-3), 403-1235"
	шт.
	136,01 
	149,83 

	403-1236
	      3С 24и /бетон В 15 (М200), объем 0,06 м3, расход ар-ры 12 кг/ (серия 3.017-3)xe "Столбы оград::3С 24и /бетон В 15 (М200), объем 0,06 м3, расход ар-ры 12 кг/ (серия 3.017-3), 403-1236"
	шт.
	146,84 
	161,76 

	403-1237
	      3С 24к /бетон В15 (М200), объем 0,06 м3, расход ар-ры 19,1 кг/ (серия 3.017-3)xe "Столбы оград::3С 24к /бетон В15 (М200), объем 0,06 м3, расход ар-ры 19,1 кг/ (серия 3.017-3), 403-1237"
	шт.
	192,12 
	211,64 

	403-1238
	      3С 24л /бетон В15 (М200), объем 0,06 м3, расход ар-ры 11 кг/ (серия 3.017-3)xe "Столбы оград::3С 24л /бетон В15 (М200), объем 0,06 м3, расход ар-ры 11 кг/ (серия 3.017-3), 403-1238"
	шт.
	140,47 
	154,74 

	403-1239
	      3С 24м /бетон В15 (М200), объем 0,06 м3, расход ар-ры 14,1 кг/ (серия 3.017-3)xe "Столбы оград::3С 24м /бетон В15 (М200), объем 0,06 м3, расход ар-ры 14,1 кг/ (серия 3.017-3), 403-1239"
	шт.
	160,23 
	176,51 

	403-1240
	      3С 24н /бетон В15 (М200), объем 0,06 м3, расход ар-ры 16,9 кг/ (серия 3.017-3)xe "Столбы оград::3С 24н /бетон В15 (М200), объем 0,06 м3, расход ар-ры 16,9 кг/ (серия 3.017-3), 403-1240"
	шт.
	178,09 
	196,19 

	403-1242
	      3С 24п /бетон В15 (М200), объем 0,06 м3, расход ар-ры 12,8 кг/ (серия 3.017-3)xe "Столбы оград::3С 24п /бетон В15 (М200), объем 0,06 м3, расход ар-ры 12,8 кг/ (серия 3.017-3), 403-1242"
	шт.
	151,95 
	167,39 

	403-1243
	      3С 24р /бетон В15 (М200), объем 0,06 м3, расход ар-ры 11,5 кг/ (серия 3.017-3)xe "Столбы оград::3С 24р /бетон В15 (М200), объем 0,06 м3, расход ар-ры 11,5 кг/ (серия 3.017-3), 403-1243"
	шт.
	143,65 
	158,24 

	403-1244
	      3С 24с /бетон В15 (М200), объем 0,06 м3, расход ар-ры 13,4 кг/ (серия 3.017-3)xe "Столбы оград::3С 24с /бетон В15 (М200), объем 0,06 м3, расход ар-ры 13,4 кг/ (серия 3.017-3), 403-1244"
	шт.
	155,78 
	171,60 

	Группа: Ступени и проступи

	403-1245
	Проступи накладные железобетонныеxe "Проступи накладные железобетонные, 403-1245"
	м3
	3 332,37 
	3 534,97 

	403-1246
	Проступи накладные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки, из бетона В25 (М350) с расходом арматуры до кг/м3 ГОСТ 9818-85*xe "Проступи накладные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки, из бетона В25 (М350) с расходом арматуры до кг/м3 ГОСТ 9818-85*, 403-1246"
	м3
	1 702,00 
	1 804,13 

	
	Проступи накладные:

	403-1247
	      1 ЛН 12.3 /бетон В25 (М350), объем 0,017 м3, расход ар-ры 0,32 кг/ (серия 1.050.9-4.93)xe "Проступи накладные::1 ЛН 12.3 /бетон В25 (М350), объем 0,017 м3, расход ар-ры 0,32 кг/ (серия 1.050.9-4.93), 403-1247"
	шт.
	33,97 
	36,01 

	403-1248
	      1 ЛН 13.3 /бетон В25 (М350), объем 0,019 м3, расход ар-ры 0,37 кг/ (серия 1.050.9-4.93)xe "Проступи накладные::1 ЛН 13.3 /бетон В25 (М350), объем 0,019 м3, расход ар-ры 0,37 кг/ (серия 1.050.9-4.93), 403-1248"
	шт.
	34,04 
	36,08 

	403-1249
	      2 ЛН 14.3 /бетон В25 (М350), объем 0,018 м3, расход ар-ры 0,37 кг/ (серия 1.050.9-4.93)xe "Проступи накладные::2 ЛН 14.3 /бетон В25 (М350), объем 0,018 м3, расход ар-ры 0,37 кг/ (серия 1.050.9-4.93), 403-1249"
	шт.
	36,01 
	38,20 

	403-1250
	      2 ЛН 14.5 /бетон В25 (М350), объем 0,026 м3, расход ар-ры 0,37 кг/ (серия 1.050.9-4.93)xe "Проступи накладные::2 ЛН 14.5 /бетон В25 (М350), объем 0,026 м3, расход ар-ры 0,37 кг/ (серия 1.050.9-4.93), 403-1250"
	шт.
	50,88 
	53,98 

	403-1251
	      2 ЛН 13.3 /бетон В25 (М350), объем 0,018 м3, расход ар-ры 0,37 кг/ (серия 1.050.9-4.93)xe "Проступи накладные::2 ЛН 13.3 /бетон В25 (М350), объем 0,018 м3, расход ар-ры 0,37 кг/ (серия 1.050.9-4.93), 403-1251"
	шт.
	36,01 
	38,20 

	403-1252
	      2 ЛН 13.5 /бетон В25 (М350), объем 0,025 м3, расход ар-ры 0,37 кг/ (серия 1.050.9-4.93)xe "Проступи накладные::2 ЛН 13.5 /бетон В25 (М350), объем 0,025 м3, расход ар-ры 0,37 кг/ (серия 1.050.9-4.93), 403-1252"
	шт.
	49,02 
	52,00 

	403-1253
	      2 ЛН 12.3 /бетон В25 (М350), объем 0,017 м3, расход ар-ры 0,35 кг/ (серия 1.050.9-4.93)xe "Проступи накладные::2 ЛН 12.3 /бетон В25 (М350), объем 0,017 м3, расход ар-ры 0,35 кг/ (серия 1.050.9-4.93), 403-1253"
	шт.
	34,02 
	36,09 

	403-1254
	      2 ЛН 12.5 /бетон В25 (М350), объем 0,024 м3, расход ар-ры 0,35 кг/ (серия 1.050.9-4.93)xe "Проступи накладные::2 ЛН 12.5 /бетон В25 (М350), объем 0,024 м3, расход ар-ры 0,35 кг/ (серия 1.050.9-4.93), 403-1254"
	шт.
	47,03 
	49,89 

	403-1255
	      2 ЛН 9.5 /бетон В25 (М350), объем 0,017 м3, расход ар-ры 0,272 кг/ (серия 1.050.9-4.93)xe "Проступи накладные::2 ЛН 9.5 /бетон В25 (М350), объем 0,017 м3, расход ар-ры 0,272 кг/ (серия 1.050.9-4.93), 403-1255"
	шт.
	33,82 
	35,85 

	403-1256
	      2 ЛН 9.6 /бетон В25 (М350), объем 0,020 м3, расход ар-ры 0,33 кг/ (серия 1.050.9-4.93)xe "Проступи накладные::2 ЛН 9.6 /бетон В25 (М350), объем 0,020 м3, расход ар-ры 0,33 кг/ (серия 1.050.9-4.93), 403-1256"
	шт.
	39,87 
	42,29 

	403-9041
	Ступени железобетонныеxe "Ступени железобетонные, 403-9041"
	м3
	- 
	- 

	403-9043
	Ступени железобетонныеxe "Ступени железобетонные, 403-9043"
	м
	- 
	- 

	403-1257
	Ступени железобетонные лестничныеxe "Ступени железобетонные лестничные, 403-1257"
	м3
	1 642,61 
	1 809,50 

	403-1258
	Ступени лестничные с лицевой бетонной поверхностью, не требующей дополнительной отделки, длиной до 3 мxe "Ступени лестничные с лицевой бетонной поверхностью, не требующей дополнительной отделки, длиной до 3 м, 403-1258"
	м
	138,20 
	146,60 

	403-1259
	Ступени лестничные основные (ЛС) с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 20 кг/м3 (ГОСТ 8717.0-84*; ГОСТ 8717.1-84)xe "Ступени лестничные основные (ЛС) с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 20 кг/м3 (ГОСТ 8717.0-84*\; ГОСТ 8717.1-84), 403-1259"
	м3
	1 645,00 
	1 743,70 

	403-1260
	Ступени лестничные фризовые (ЛСВ, ЛСВ, ЛСП) и площадочные вкладыши с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 25 кг/м3 (ГОСТ 8717.0-84*; ГОСТ 8717.1-84)xe "Ступени лестничные фризовые (ЛСВ, ЛСВ, ЛСП) и площадочные вкладыши с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 25 кг/м3 (ГОСТ 8717.0-84*\; ГОСТ 8717.1-84), 403-1260"
	м3
	1 971,27 
	2 171,55 

	
	Ступени лестничные:

	403-2220
	      ЛС 9.17 /бетон В15 (М200), объем 0,04 м3, расход ар-ры 0,6 кг/ (ГОСТ 8717.0-84*)xe "Ступени лестничные::ЛС 9.17 /бетон В15 (М200), объем 0,04 м3, расход ар-ры 0,6 кг/ (ГОСТ 8717.0-84*), 403-2220"
	шт.
	73,35 
	77,81 

	403-2221
	      ЛС 11 /бетон В15 (М200), объем 0,046 м3, расход ар-ры 0,65 кг/ (ГОСТ 8717.0-84*)xe "Ступени лестничные::ЛС 11 /бетон В15 (М200), объем 0,046 м3, расход ар-ры 0,65 кг/ (ГОСТ 8717.0-84*), 403-2221"
	шт.
	64,99 
	68,89 

	403-1276
	      ЛС 11-1 /бетон В15 (М200), объем 0,046 м3, расход ар-ры 1,02 кг/ (ГОСТ 8717.0-84*)xe "Ступени лестничные::ЛС 11-1 /бетон В15 (М200), объем 0,046 м3, расход ар-ры 1,02 кг/ (ГОСТ 8717.0-84*), 403-1276"
	шт.
	67,51 
	71,56 

	403-2222
	      ЛС 12 /бетон В15 (М200), объем 0,053 м3, расход ар-ры 0,69 кг/ (ГОСТ 8717.0-84*)xe "Ступени лестничные::ЛС 12 /бетон В15 (М200), объем 0,053 м3, расход ар-ры 0,69 кг/ (ГОСТ 8717.0-84*), 403-2222"
	шт.
	74,87 
	79,36 

	403-2223
	      ЛС 12.17 /бетон В15 (М200), объем 0,053 м3, расход ар-ры 0,69 кг/ (ГОСТ 8717.0-84*)xe "Ступени лестничные::ЛС 12.17 /бетон В15 (М200), объем 0,053 м3, расход ар-ры 0,69 кг/ (ГОСТ 8717.0-84*), 403-2223"
	шт.
	74,87 
	79,36 

	403-1277
	      ЛС 12-1 /бетон В15 (М200), объем 0,053 м3, расход ар-ры 1,06 кг/ (ГОСТ 8717.0-84*)xe "Ступени лестничные::ЛС 12-1 /бетон В15 (М200), объем 0,053 м3, расход ар-ры 1,06 кг/ (ГОСТ 8717.0-84*), 403-1277"
	шт.
	77,79 
	82,46 

	403-2224
	      ЛС 14 /бетон В15 (М200), объем 0,06 м3, расход ар-ры 0,75 кг/ (ГОСТ 8717.0-84*)xe "Ступени лестничные::ЛС 14 /бетон В15 (М200), объем 0,06 м3, расход ар-ры 0,75 кг/ (ГОСТ 8717.0-84*), 403-2224"
	шт.
	84,77 
	89,85 

	403-1278
	      ЛС 14-1 /бетон В15 (М200), объем 0,060 м3, расход ар-ры 1,54 кг/ (ГОСТ 8717.0-84*)xe "Ступени лестничные::ЛС 14-1 /бетон В15 (М200), объем 0,060 м3, расход ар-ры 1,54 кг/ (ГОСТ 8717.0-84*), 403-1278"
	шт.
	88,07 
	93,35 

	403-2225
	      ЛС 15 /бетон В15 (М200), объем 0,066 м3, расход ар-ры 0,8 кг/ (ГОСТ 8717.0-84*)xe "Ступени лестничные::ЛС 15 /бетон В15 (М200), объем 0,066 м3, расход ар-ры 0,8 кг/ (ГОСТ 8717.0-84*), 403-2225"
	шт.
	93,21 
	98,80 

	403-1261
	      ЛС 15-1 /бетон В15 (М200), объем 0,066 м3, расход ар-ры 1,59 кг/ (серия 1.050.9-4.93)xe "Ступени лестничные::ЛС 15-1 /бетон В15 (М200), объем 0,066 м3, расход ар-ры 1,59 кг/ (серия 1.050.9-4.93), 403-1261"
	шт.
	106,19 
	116,98 

	403-2226
	      ЛС 17 /бетон В15 (М200), объем 0,072 м3, расход ар-ры 0,86 кг/ (ГОСТ 8717.0-84*)xe "Ступени лестничные::ЛС 17 /бетон В15 (М200), объем 0,072 м3, расход ар-ры 0,86 кг/ (ГОСТ 8717.0-84*), 403-2226"
	шт.
	152,97 
	168,51 

	403-1264
	      ЛС 17-1 /бетон В15 (М200), объем 0,072 м3, расход ар-ры 1,65 кг/ (серия 1.050.9-4.93)xe "Ступени лестничные::ЛС 17-1 /бетон В15 (М200), объем 0,072 м3, расход ар-ры 1,65 кг/ (серия 1.050.9-4.93), 403-1264"
	шт.
	115,30 
	127,01 

	403-2227
	      ЛС18 /бетон В15 (М200), объем 0,078 м3, расход ар-ры 0,61 кг/ (серия 1.055.1-1)xe "Ступени лестничные::ЛС18 /бетон В15 (М200), объем 0,078 м3, расход ар-ры 0,61 кг/ (серия 1.055.1-1), 403-2227"
	шт.
	150,20 
	162,39 

	403-1265
	      ЛСВ 15 /бетон В15 (М200), объем 0,050 м3, расход ар-ры 0,94 кг/ (серия 1.050.9-4.93)xe "Ступени лестничные::ЛСВ 15 /бетон В15 (М200), объем 0,050 м3, расход ар-ры 0,94 кг/ (серия 1.050.9-4.93), 403-1265"
	шт.
	96,55 
	106,36 

	403-1266
	      ЛСВ 17 /бетон В15 (М200), объем 0,055 м3, расход ар-ры 1,00 кг/ (серия 1.050.9-4.93)xe "Ступени лестничные::ЛСВ 17 /бетон В15 (М200), объем 0,055 м3, расход ар-ры 1,00 кг/ (серия 1.050.9-4.93), 403-1266"
	шт.
	105,99 
	116,76 

	403-1267
	      ЛСВ 15-1 /бетон В15 (М200), объем 0,044 м3, расход ар-ры 0,92 кг/ (серия 1.050.9-4.93)xe "Ступени лестничные::ЛСВ 15-1 /бетон В15 (М200), объем 0,044 м3, расход ар-ры 0,92 кг/ (серия 1.050.9-4.93), 403-1267"
	шт.
	85,57 
	94,27 

	403-1268
	      ЛСВ 17-1 /бетон В15 (М200), объем 0,049 м3, расход ар-ры 0,96 кг/ (серия 1.050.9-4.93)xe "Ступени лестничные::ЛСВ 17-1 /бетон В15 (М200), объем 0,049 м3, расход ар-ры 0,96 кг/ (серия 1.050.9-4.93), 403-1268"
	шт.
	95,01 
	104,66 

	403-1269
	      ЛСН 15 /бетон В15 (М200), объем 0,034 м3, расход ар-ры 0,96 кг/ (серия 1.050.9-4.93)xe "Ступени лестничные::ЛСН 15 /бетон В15 (М200), объем 0,034 м3, расход ар-ры 0,96 кг/ (серия 1.050.9-4.93), 403-1269"
	шт.
	67,73 
	74,61 

	403-1270
	      ЛСН 17 /бетон В15 (М200), объем 0,038 м3, расход ар-ры 1,02 кг/ (серия 1.050.9-4.93)xe "Ступени лестничные::ЛСН 17 /бетон В15 (М200), объем 0,038 м3, расход ар-ры 1,02 кг/ (серия 1.050.9-4.93), 403-1270"
	шт.
	75,36 
	83,02 

	403-1271
	      ЛСН 15-1 /бетон В15 (М200), объем 0,032 м3, расход ар-ры 0,96 кг/ (серия 1.050.9-4.93)xe "Ступени лестничные::ЛСН 15-1 /бетон В15 (М200), объем 0,032 м3, расход ар-ры 0,96 кг/ (серия 1.050.9-4.93), 403-1271"
	шт.
	64,12 
	70,64 

	403-1272
	      ЛСН 17-1 /бетон В15 (М200), объем 0,036 м3, расход ар-ры 1,02 кг/ (серия 1.050.9-4.93)xe "Ступени лестничные::ЛСН 17-1 /бетон В15 (М200), объем 0,036 м3, расход ар-ры 1,02 кг/ (серия 1.050.9-4.93), 403-1272"
	шт.
	71,74 
	79,03 

	403-1273
	      ЛСП 12-1 /бетон В15 (М200), объем 0,035 м3, расход ар-ры 4,81 кг/ (серия 1.050.9-4.93)xe "Ступени лестничные::ЛСП 12-1 /бетон В15 (М200), объем 0,035 м3, расход ар-ры 4,81 кг/ (серия 1.050.9-4.93), 403-1273"
	шт.
	94,50 
	104,10 


	403-1274
	      ЛСП 15-1 /бетон В15 (М200), объем 0,044 м3, расход ар-ры 4,96 кг/ (серия 1.050.9-4.93)xe "Ступени лестничные::ЛСП 15-1 /бетон В15 (М200), объем 0,044 м3, расход ар-ры 4,96 кг/ (серия 1.050.9-4.93), 403-1274"
	шт.
	96,87 
	102,68 

	403-1275
	      ЛСП 17-1 /бетон В15 (М200), объем 0,048 м3, расход ар-ры 5,01 кг/ (серия 1.050.9-4.93)xe "Ступени лестничные::ЛСП 17-1 /бетон В15 (М200), объем 0,048 м3, расход ар-ры 5,01 кг/ (серия 1.050.9-4.93), 403-1275"
	шт.
	119,31 
	131,43 

	Группа: Трубы безнапорные

	
	Трубы безнапорные цилиндрические раструбные со стыковыми соединениями по ГОСТ 6482-88, диаметр:

	403-1279
	      400 мм, прочность труб – втораяxe "Трубы безнапорные цилиндрические раструбные со стыковыми соединениями по ГОСТ 6482-88, диаметр::400 мм, прочность труб – вторая, 403-1279"
	м
	292,35 
	307,43 

	403-1280
	      400 мм, прочность труб – третьяxe "Трубы безнапорные цилиндрические раструбные со стыковыми соединениями по ГОСТ 6482-88, диаметр::400 мм, прочность труб – третья, 403-1280"
	м
	299,50 
	314,96 

	403-1281
	      500 мм, прочность труб – втораяxe "Трубы безнапорные цилиндрические раструбные со стыковыми соединениями по ГОСТ 6482-88, диаметр::500 мм, прочность труб – вторая, 403-1281"
	м
	352,18 
	370,35 

	403-1282
	      500 мм, прочность труб – третьяxe "Трубы безнапорные цилиндрические раструбные со стыковыми соединениями по ГОСТ 6482-88, диаметр::500 мм, прочность труб – третья, 403-1282"
	м
	368,95 
	387,99 

	403-1283
	      600 мм, прочность труб – втораяxe "Трубы безнапорные цилиндрические раструбные со стыковыми соединениями по ГОСТ 6482-88, диаметр::600 мм, прочность труб – вторая, 403-1283"
	м
	402,13 
	422,88 

	403-1284
	      600 мм, прочность труб – третьяxe "Трубы безнапорные цилиндрические раструбные со стыковыми соединениями по ГОСТ 6482-88, диаметр::600 мм, прочность труб – третья, 403-1284"
	м
	410,45 
	431,63 

	403-1285
	      800 мм, прочность труб – втораяxe "Трубы безнапорные цилиндрические раструбные со стыковыми соединениями по ГОСТ 6482-88, диаметр::800 мм, прочность труб – вторая, 403-1285"
	м
	614,97 
	646,71 

	403-1286
	      800 мм, прочность труб – третьяxe "Трубы безнапорные цилиндрические раструбные со стыковыми соединениями по ГОСТ 6482-88, диаметр::800 мм, прочность труб – третья, 403-1286"
	м
	635,57 
	668,37 

	403-1287
	      1000 мм, прочность труб – втораяxe "Трубы безнапорные цилиндрические раструбные со стыковыми соединениями по ГОСТ 6482-88, диаметр::1000 мм, прочность труб – вторая, 403-1287"
	м
	936,71 
	985,05 

	403-1288
	      1000 мм, прочность труб – третьяxe "Трубы безнапорные цилиндрические раструбные со стыковыми соединениями по ГОСТ 6482-88, диаметр::1000 мм, прочность труб – третья, 403-1288"
	м
	984,03 
	1 034,82 

	403-1289
	      1200 мм, прочность труб – перваяxe "Трубы безнапорные цилиндрические раструбные со стыковыми соединениями по ГОСТ 6482-88, диаметр::1200 мм, прочность труб – первая, 403-1289"
	м
	1 161,24 
	1 221,15 

	403-1290
	      1200 мм, прочность труб – втораяxe "Трубы безнапорные цилиндрические раструбные со стыковыми соединениями по ГОСТ 6482-88, диаметр::1200 мм, прочность труб – вторая, 403-1290"
	м
	1 234,30 
	1 297,98 

	403-1291
	      1200 мм, прочность труб – третьяxe "Трубы безнапорные цилиндрические раструбные со стыковыми соединениями по ГОСТ 6482-88, диаметр::1200 мм, прочность труб – третья, 403-1291"
	м
	1 342,13 
	1 411,38 

	403-1292
	      1400 мм, прочность труб – перваяxe "Трубы безнапорные цилиндрические раструбные со стыковыми соединениями по ГОСТ 6482-88, диаметр::1400 мм, прочность труб – первая, 403-1292"
	м
	1 488,99 
	1 565,82 

	403-1293
	      1400 мм, прочность труб – втораяxe "Трубы безнапорные цилиндрические раструбные со стыковыми соединениями по ГОСТ 6482-88, диаметр::1400 мм, прочность труб – вторая, 403-1293"
	м
	1 488,98 
	1 565,81 

	403-1294
	      1400 мм, прочность труб – третьяxe "Трубы безнапорные цилиндрические раструбные со стыковыми соединениями по ГОСТ 6482-88, диаметр::1400 мм, прочность труб – третья, 403-1294"
	м
	1 488,98 
	1 565,81 

	403-1295
	      1600 мм, прочность труб – перваяxe "Трубы безнапорные цилиндрические раструбные со стыковыми соединениями по ГОСТ 6482-88, диаметр::1600 мм, прочность труб – первая, 403-1295"
	м
	1 712,53 
	1 800,89 

	403-1296
	      1600 мм, прочность труб – втораяxe "Трубы безнапорные цилиндрические раструбные со стыковыми соединениями по ГОСТ 6482-88, диаметр::1600 мм, прочность труб – вторая, 403-1296"
	м
	1 712,53 
	1 800,89 

	403-1297
	      1600 мм, прочность труб – третьяxe "Трубы безнапорные цилиндрические раструбные со стыковыми соединениями по ГОСТ 6482-88, диаметр::1600 мм, прочность труб – третья, 403-1297"
	м
	1 712,53 
	1 800,89 

	
	Трубы бетонные безнапорные диаметром:

	403-0401
	      150 ммxe "Трубы бетонные безнапорные диаметром::150 мм, 403-0401"
	м
	88,02 
	94,27 

	403-0402
	      200 ммxe "Трубы бетонные безнапорные диаметром::200 мм, 403-0402"
	м
	117,44 
	125,78 

	403-0403
	      300 ммxe "Трубы бетонные безнапорные диаметром::300 мм, 403-0403"
	м
	176,03 
	188,53 

	403-0404
	      400 ммxe "Трубы бетонные безнапорные диаметром::400 мм, 403-0404"
	м
	234,63 
	251,29 

	403-0405
	      500 ммxe "Трубы бетонные безнапорные диаметром::500 мм, 403-0405"
	м
	284,14 
	304,32 

	403-0406
	      600 ммxe "Трубы бетонные безнапорные диаметром::600 мм, 403-0406"
	м
	325,04 
	348,12 

	403-0407
	      800 ммxe "Трубы бетонные безнапорные диаметром::800 мм, 403-0407"
	м
	499,40 
	534,86 

	403-0408
	      1000 ммxe "Трубы бетонные безнапорные диаметром::1000 мм, 403-0408"
	м
	762,02 
	816,12 

	403-9188
	Трубы бетонные безнапорные марок ТБxe "Трубы бетонные безнапорные марок ТБ, 403-9188"
	м
	- 
	- 

	
	Трубы бетонные прямоугольные:

	403-9150
	      одноотверстныеxe "Трубы бетонные прямоугольные::одноотверстные, 403-9150"
	м
	- 
	- 

	403-9140
	      двухотверстныеxe "Трубы бетонные прямоугольные::двухотверстные, 403-9140"
	м
	- 
	- 

	403-9160
	      трехотверстныеxe "Трубы бетонные прямоугольные::трехотверстные, 403-9160"
	м
	- 
	- 

	
	Трубы бетонные фальцевые безнапорные:

	403-9196
	      ТБФxe "Трубы бетонные фальцевые безнапорные::ТБФ, 403-9196"
	м
	- 
	- 

	403-0413
	      ТБФ диаметром 300 ммxe "Трубы бетонные фальцевые безнапорные::ТБФ диаметром 300 мм, 403-0413"
	м
	110,52 
	118,37 

	403-0414
	      ТБФ диаметром 400 ммxe "Трубы бетонные фальцевые безнапорные::ТБФ диаметром 400 мм, 403-0414"
	м
	222,67 
	238,48 

	403-0415
	      ТБФ диаметром 500 ммxe "Трубы бетонные фальцевые безнапорные::ТБФ диаметром 500 мм, 403-0415"
	м
	269,64 
	288,78 

	403-0416
	      ТБФ диаметром 600 ммxe "Трубы бетонные фальцевые безнапорные::ТБФ диаметром 600 мм, 403-0416"
	м
	308,48 
	330,38 

	403-0417
	      ТБФ диаметром 800 ммxe "Трубы бетонные фальцевые безнапорные::ТБФ диаметром 800 мм, 403-0417"
	м
	473,80 
	507,44 

	403-0418
	      ТБФ диаметром 1000 ммxe "Трубы бетонные фальцевые безнапорные::ТБФ диаметром 1000 мм, 403-0418"
	м
	723,12 
	774,47 

	403-9190
	Трубы железобетонныеxe "Трубы железобетонные, 403-9190"
	м
	- 
	- 

	403-1298
	Трубы железобетонныеxe "Трубы железобетонные, 403-1298"
	м3
	3 746,83 
	4 012,85 

	403-1299
	Трубы железобетонные безнапорныеxe "Трубы железобетонные безнапорные, 403-1299"
	м3
	2 616,90 
	2 802,71 

	403-9144
	Трубы железобетонные безнапорные без муфтxe "Трубы железобетонные безнапорные без муфт, 403-9144"
	м
	- 
	- 

	403-9145
	Трубы железобетонные безнапорные с муфтамиxe "Трубы железобетонные безнапорные с муфтами, 403-9145"
	м
	- 
	- 

	
	Трубы железобетонные безнапорные круглые, нормальной прочности, диаметр условного прохода:

	403-1305
	      500 ммxe "Трубы железобетонные безнапорные круглые, нормальной прочности, диаметр условного прохода::500 мм, 403-1305"
	м
	351,12 
	375,71 

	403-1306
	      800 ммxe "Трубы железобетонные безнапорные круглые, нормальной прочности, диаметр условного прохода::800 мм, 403-1306"
	м
	617,12 
	660,32 

	403-1307
	      1000 ммxe "Трубы железобетонные безнапорные круглые, нормальной прочности, диаметр условного прохода::1000 мм, 403-1307"
	м
	941,64 
	1 007,55 

	403-1308
	      1200 ммxe "Трубы железобетонные безнапорные круглые, нормальной прочности, диаметр условного прохода::1200 мм, 403-1308"
	м
	1 167,70 
	1 249,44 

	403-1309
	      1500 ммxe "Трубы железобетонные безнапорные круглые, нормальной прочности, диаметр условного прохода::1500 мм, 403-1309"
	м
	1 561,78 
	1 671,08 

	403-1310
	      2000 ммxe "Трубы железобетонные безнапорные круглые, нормальной прочности, диаметр условного прохода::2000 мм, 403-1310"
	м
	2 391,30 
	2 558,70 

	403-9148
	Трубы железобетонные безнапорные раструбныеxe "Трубы железобетонные безнапорные раструбные, 403-9148"
	м
	- 
	- 

	
	Трубы железобетонные безнапорные раструбные диаметром:

	403-1311
	      400 ммxe "Трубы железобетонные безнапорные раструбные диаметром::400 мм, 403-1311"
	м
	289,94 
	310,24 

	403-1312
	      500 ммxe "Трубы железобетонные безнапорные раструбные диаметром::500 мм, 403-1312"
	м
	351,12 
	375,70 

	403-1313
	      600 ммxe "Трубы железобетонные безнапорные раструбные диаметром::600 мм, 403-1313"
	м
	401,66 
	429,77 

	403-1314
	      800 ммxe "Трубы железобетонные безнапорные раструбные диаметром::800 мм, 403-1314"
	м
	617,12 
	660,32 

	403-1315
	      1000 ммxe "Трубы железобетонные безнапорные раструбные диаметром::1000 мм, 403-1315"
	м
	941,64 
	1 007,55 

	403-1316
	      1200 ммxe "Трубы железобетонные безнапорные раструбные диаметром::1200 мм, 403-1316"
	м
	1 167,70 
	1 249,44 

	403-1317
	      1400 ммxe "Трубы железобетонные безнапорные раструбные диаметром::1400 мм, 403-1317"
	м
	1 492,30 
	1 596,77 

	403-1318
	      1600 ммxe "Трубы железобетонные безнапорные раструбные диаметром::1600 мм, 403-1318"
	м
	1 721,00 
	1 841,47 

	403-1319
	      2000 ммxe "Трубы железобетонные безнапорные раструбные диаметром::2000 мм, 403-1319"
	м
	2 391,30 
	2 558,70 

	403-1320
	      2400 ммxe "Трубы железобетонные безнапорные раструбные диаметром::2400 мм, 403-1320"
	м
	2 739,80 
	2 931,59 

	403-9146
	Трубы железобетонные безнапорные фальцевыеxe "Трубы железобетонные безнапорные фальцевые, 403-9146"
	м
	- 
	- 

	
	Трубы железобетонные безнапорные фальцевые диаметром:

	403-1322
	      400 ммxe "Трубы железобетонные безнапорные фальцевые диаметром::400 мм, 403-1322"
	м
	289,94 
	310,24 

	403-1323
	      500 ммxe "Трубы железобетонные безнапорные фальцевые диаметром::500 мм, 403-1323"
	м
	351,12 
	375,70 

	403-1324
	      600 ммxe "Трубы железобетонные безнапорные фальцевые диаметром::600 мм, 403-1324"
	м
	401,66 
	429,77 

	403-1325
	      800 ммxe "Трубы железобетонные безнапорные фальцевые диаметром::800 мм, 403-1325"
	м
	617,12 
	660,32 

	403-1326
	      1000 ммxe "Трубы железобетонные безнапорные фальцевые диаметром::1000 мм, 403-1326"
	м
	941,64 
	1 007,55 

	403-1327
	      1200 ммxe "Трубы железобетонные безнапорные фальцевые диаметром::1200 мм, 403-1327"
	м
	1 167,70 
	1 249,44 

	403-1328
	      1400 ммxe "Трубы железобетонные безнапорные фальцевые диаметром::1400 мм, 403-1328"
	м
	1 492,30 
	1 596,77 

	403-1329
	      1600 ммxe "Трубы железобетонные безнапорные фальцевые диаметром::1600 мм, 403-1329"
	м
	1 721,00 
	1 841,47 

	403-1331
	      2000 ммxe "Трубы железобетонные безнапорные фальцевые диаметром::2000 мм, 403-1331"
	м
	2 391,30 
	2 558,70 

	403-1330
	      2400 ммxe "Трубы железобетонные безнапорные фальцевые диаметром::2400 мм, 403-1330"
	м
	2 739,80 
	2 931,59 

	403-1332
	      3000 ммxe "Трубы железобетонные безнапорные фальцевые диаметром::3000 мм, 403-1332"
	м
	3 424,80 
	3 664,54 

	403-1333
	      3500 ммxe "Трубы железобетонные безнапорные фальцевые диаметром::3500 мм, 403-1333"
	м
	3 995,60 
	4 275,29 

	
	Трубы железобетонные раструбные диаметром:


	403-1334
	      400 ммxe "Трубы железобетонные раструбные диаметром::400 мм, 403-1334"
	м
	539,58 
	577,89 

	403-1335
	      500 ммxe "Трубы железобетонные раструбные диаметром::500 мм, 403-1335"
	м
	572,78 
	613,45 

	403-1336
	      600 ммxe "Трубы железобетонные раструбные диаметром::600 мм, 403-1336"
	м
	627,88 
	672,46 

	403-1337
	      700 ммxe "Трубы железобетонные раструбные диаметром::700 мм, 403-1337"
	м
	782,40 
	837,95 

	403-1338
	      800 ммxe "Трубы железобетонные раструбные диаметром::800 мм, 403-1338"
	м
	881,54 
	944,13 

	403-9170
	Трубы из пористого бетона диаметром 500 ммxe "Трубы из пористого бетона диаметром 500 мм, 403-9170"
	м
	- 
	- 

	403-0068
	Трубы из пористого бетона диаметром 500 ммxe "Трубы из пористого бетона диаметром 500 мм, 403-0068"
	м
	213,99 
	229,18 

	403-9200
	Трубофильтры керамзитобетонные диаметром 100 ммxe "Трубофильтры керамзитобетонные диаметром 100 мм, 403-9200"
	м
	- 
	- 

	403-0072
	Трубофильтры керамзитобетонные диаметром 100 ммxe "Трубофильтры керамзитобетонные диаметром 100 мм, 403-0072"
	м
	43,58 
	46,68 

	Группа: Трубы напорные

	403-9147
	Трубы железобетонные напорныеxe "Трубы железобетонные напорные, 403-9147"
	м
	- 
	- 

	403-1339
	Трубы железобетонные напорныеxe "Трубы железобетонные напорные, 403-1339"
	м3
	5 131,56 
	5 297,82 

	
	Трубы железобетонные напорные диаметром:

	403-1340
	      500 ммxe "Трубы железобетонные напорные диаметром::500 мм, 403-1340"
	м
	437,17 
	467,77 

	403-1341
	      600 ммxe "Трубы железобетонные напорные диаметром::600 мм, 403-1341"
	м
	482,92 
	516,73 

	403-1342
	      700 ммxe "Трубы железобетонные напорные диаметром::700 мм, 403-1342"
	м
	633,90 
	678,28 

	403-1343
	      800 ммxe "Трубы железобетонные напорные диаметром::800 мм, 403-1343"
	м
	748,23 
	800,59 

	403-1344
	      900 ммxe "Трубы железобетонные напорные диаметром::900 мм, 403-1344"
	м
	841,80 
	900,73 

	403-1345
	      1000 ммxe "Трубы железобетонные напорные диаметром::1000 мм, 403-1345"
	м
	1 099,65 
	1 176,62 

	403-1346
	      1200 ммxe "Трубы железобетонные напорные диаметром::1200 мм, 403-1346"
	м
	1 561,95 
	1 671,29 

	403-1347
	      1400 ммxe "Трубы железобетонные напорные диаметром::1400 мм, 403-1347"
	м
	2 274,10 
	2 433,24 

	403-1348
	      1600 ммxe "Трубы железобетонные напорные диаметром::1600 мм, 403-1348"
	м
	2 744,10 
	2 936,19 

	Группа: Утяжелители для трубопроводов

	
	Пояс силовой мягкий:

	403-1372
	      МСП-530 для утяжелителей типа УБОxe "Пояс силовой мягкий::МСП-530 для утяжелителей типа УБО, 403-1372"
	компл.
	50,55 
	54,14 

	403-1373
	      МСП-720 для утяжелителей типа УБОxe "Пояс силовой мягкий::МСП-720 для утяжелителей типа УБО, 403-1373"
	компл.
	71,04 
	75,72 

	403-1374
	      МСП-820 для утяжелителей типа УБОxe "Пояс силовой мягкий::МСП-820 для утяжелителей типа УБО, 403-1374"
	компл.
	83,33 
	89,25 

	403-1375
	      МСП-1020 для утяжелителей типа УБОxe "Пояс силовой мягкий::МСП-1020 для утяжелителей типа УБО, 403-1375"
	компл.
	90,20 
	96,60 

	403-1376
	      МСП-1220 для утяжелителей типа УБОxe "Пояс силовой мягкий::МСП-1220 для утяжелителей типа УБО, 403-1376"
	компл.
	100,54 
	107,68 


	403-1377
	      МСП-1420 для утяжелителей типа УБОxe "Пояс силовой мягкий::МСП-1420 для утяжелителей типа УБО, 403-1377"
	компл.
	109,02 
	116,76 

	403-5100
	Утяжелители железобетонные для трубопроводовxe "Утяжелители железобетонные для трубопроводов, 403-5100"
	м3
	2 280,85 
	2 442,79 

	
	Утяжелители железобетонные типа УБО для труб диаметром:

	403-1378
	      500 ммxe "Утяжелители железобетонные типа УБО для труб диаметром::500 мм, 403-1378"
	компл.
	680,00 
	728,28 

	403-1379
	      600-1000 ммxe "Утяжелители железобетонные типа УБО для труб диаметром::600-1000 мм, 403-1379"
	компл.
	1 600,00 
	1 713,60 

	403-1380
	      1200 ммxe "Утяжелители железобетонные типа УБО для труб диаметром::1200 мм, 403-1380"
	компл.
	1 676,74 
	1 795,79 

	403-1381
	      1400 ммxe "Утяжелители железобетонные типа УБО для труб диаметром::1400 мм, 403-1381"
	компл.
	1 700,00 
	1 820,70 

	
	Утяжелители железобетонные клиновидные для труб диаметром:

	403-1382
	      300 ммxe "Утяжелители железобетонные клиновидные для труб диаметром::300 мм, 403-1382"
	шт.
	621,04 
	665,13 

	403-1383
	      350-400 ммxe "Утяжелители железобетонные клиновидные для труб диаметром::350-400 мм, 403-1383"
	шт.
	1 045,65 
	1 119,89 

	403-1384
	      500 ммxe "Утяжелители железобетонные клиновидные для труб диаметром::500 мм, 403-1384"
	шт.
	1 323,10 
	1 417,05 

	403-1385
	      600-700 ммxe "Утяжелители железобетонные клиновидные для труб диаметром::600-700 мм, 403-1385"
	шт.
	1 976,80 
	2 117,15 

	403-1386
	      800 ммxe "Утяжелители железобетонные клиновидные для труб диаметром::800 мм, 403-1386"
	шт.
	2 139,42 
	2 291,32 

	403-1387
	      1000 ммxe "Утяжелители железобетонные клиновидные для труб диаметром::1000 мм, 403-1387"
	шт.
	2 923,08 
	3 130,61 

	403-1388
	      1200 ммxe "Утяжелители железобетонные клиновидные для труб диаметром::1200 мм, 403-1388"
	шт.
	3 988,55 
	4 271,74 

	403-1389
	      1400 ммxe "Утяжелители железобетонные клиновидные для труб диаметром::1400 мм, 403-1389"
	шт.
	4 847,70 
	5 191,89 

	403-1390
	Утяжелители клиновидные железобетонные для магистральных трубопроводов (ТУ 102-421-86) из бетона В12,5 (М150) с расходом арматуры 40 кг/м3xe "Утяжелители клиновидные железобетонные для магистральных трубопроводов (ТУ 102-421-86) из бетона В12,5 (М150) с расходом арматуры 40 кг/м3, 403-1390"
	м3
	1 211,50 
	1 297,52 

	
	Утяжелители кольцевые железобетонные для:

	403-1391
	      магистральных трубопроводов (ТУ 102-264-81 с изм.) из бетона В12,5 (М150) с расходом арматуры 40 кг/м3xe "Утяжелители кольцевые железобетонные для::магистральных трубопроводов (ТУ 102-264-81 с изм.) из бетона В12,5 (М150) с расходом арматуры 40 кг/м3, 403-1391"
	м3
	1 211,50 
	1 297,52 

	403-9250
	      трубопроводов диаметром до 500 ммxe "Утяжелители кольцевые железобетонные для::трубопроводов диаметром до 500 мм, 403-9250"
	шт.
	- 
	- 

	403-9251
	      трубопроводов диаметром до 1000 ммxe "Утяжелители кольцевые железобетонные для::трубопроводов диаметром до 1000 мм, 403-9251"
	шт.
	- 
	- 

	403-9252
	      трубопроводов диаметром 1200 ммxe "Утяжелители кольцевые железобетонные для::трубопроводов диаметром 1200 мм, 403-9252"
	шт.
	- 
	- 

	403-9253
	      трубопроводов диаметром 1400 ммxe "Утяжелители кольцевые железобетонные для::трубопроводов диаметром 1400 мм, 403-9253"
	шт.
	- 
	- 

	Группа: Фермы

	403-1392
	Фермы подстропильные безраскосные пролетом 12 м для одноэтажных зданий с малоуклонной кровлей, объемом до 4 м3 из бетона В40 (М550) с расходом арматуры 300 кг/м3xe "Фермы подстропильные безраскосные пролетом 12 м для одноэтажных зданий с малоуклонной кровлей, объемом до 4 м3 из бетона В40 (М550) с расходом арматуры 300 кг/м3, 403-1392"
	м3
	4 392,56 
	4 749,23 

	
	Ферма стропильная:

	403-1420
	      пролетом 18 для одноэтажных зданий со скатной кровлей, объемом до 5,0 м3 из бетона В 40 (М550) с расходом арматуры 300 кг/м3xe "Ферма стропильная::пролетом 18 для одноэтажных зданий со скатной кровлей, объемом до 5,0 м3 из бетона В 40 (М550) с расходом арматуры 300 кг/м3, 403-1420"
	м3
	4 315,40 
	4 665,81 

	403-1421
	      пролетом 24 для одноэтажных зданий с малоуклонной кровлей, объемом до 5,0 м3 из бетона В 40 (М550) с расходом арматуры 300 кг/м3xe "Ферма стропильная::пролетом 24 для одноэтажных зданий с малоуклонной кровлей, объемом до 5,0 м3 из бетона В 40 (М550) с расходом арматуры 300 кг/м3, 403-1421"
	м3
	4 088,27 
	4 420,24 

	403-1422
	      пролетом 24 для одноэтажных зданий со скатной кровлей, объемом до 5,0 м3 из бетона В 40 (М550) с расходом арматуры 300 кг/м3xe "Ферма стропильная::пролетом 24 для одноэтажных зданий со скатной кровлей, объемом до 5,0 м3 из бетона В 40 (М550) с расходом арматуры 300 кг/м3, 403-1422"
	м3
	4 259,98 
	4 605,89 

	403-1423
	      треугольная пролетом от 6 до 18 м, объемом до 3,2 м3 из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 300 кг/м3xe "Ферма стропильная::треугольная пролетом от 6 до 18 м, объемом до 3,2 м3 из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 300 кг/м3, 403-1423"
	м3
	3 805,72 
	4 114,74 

	403-1424
	Ферма с параллельными поясами пролетом 18 м, объемом до 3,2 м3 из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 300 кг/м3xe "Ферма с параллельными поясами пролетом 18 м, объемом до 3,2 м3 из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 300 кг/м3, 403-1424"
	м3
	4 749,00 
	5 134,62 

	Группа: Фундаменты

	
	Плиты железобетонные ленточных фундаментов:

	403-1425
	      ФЛ 6.12-4 /бетон В10 (М150), объем 0,18 м3, расход арматуры 1,35 кгxe "Плиты железобетонные ленточных фундаментов::ФЛ 6.12-4 /бетон В10 (М150), объем 0,18 м3, расход арматуры 1,35 кг, 403-1425"
	шт.
	218,50 
	249,08 

	403-1426
	      ФЛ 6.24-4 / бетон В10 (М150), объем 0,36 м3, расход ар-ры 2,7 кгxe "Плиты железобетонные ленточных фундаментов::ФЛ 6.24-4 / бетон В10 (М150), объем 0,36 м3, расход ар-ры 2,7 кг, 403-1426"
	шт.
	342,21 
	390,95 

	403-1648
	      ФЛ 8.12-1 /бетон В10 (М150), объем 0,22 м3, расход ар-ры 2,1 кгxe "Плиты железобетонные ленточных фундаментов::ФЛ 8.12-1 /бетон В10 (М150), объем 0,22 м3, расход ар-ры 2,1 кг, 403-1648"
	шт.
	288,52 
	329,60 

	403-1427
	      ФЛ 8.12-3 /бетон В12.5 (М150), объем 0,22 м3, расход ар-ры 2,56 кгxe "Плиты железобетонные ленточных фундаментов::ФЛ 8.12-3 /бетон В12.5 (М150), объем 0,22 м3, расход ар-ры 2,56 кг, 403-1427"
	шт.
	166,76 
	190,11 

	403-1428
	      ФЛ 8.12-4 /бетон В12.5 (М150), объем 0,22 м3, расход ар-ры 3,25 кгxe "Плиты железобетонные ленточных фундаментов::ФЛ 8.12-4 /бетон В12.5 (М150), объем 0,22 м3, расход ар-ры 3,25 кг, 403-1428"
	шт.
	178,80 
	203,84 

	403-1649
	      ФЛ 8.24-1 /бетон В10 (М150), объем 0,46 м3, расход ар-ры 2,5 кгxe "Плиты железобетонные ленточных фундаментов::ФЛ 8.24-1 /бетон В10 (М150), объем 0,46 м3, расход ар-ры 2,5 кг, 403-1649"
	шт.
	477,64 
	545,66 

	403-1429
	      ФЛ 8.24-3 /бетон В12.5 (М150), объем 0,46 м3, расход ар-ры 4,28 кгxe "Плиты железобетонные ленточных фундаментов::ФЛ 8.24-3 /бетон В12.5 (М150), объем 0,46 м3, расход ар-ры 4,28 кг, 403-1429"
	шт.
	479,52 
	546,66 

	403-1650
	      ФЛ 8.24-4 /бетон В12,5 (М150), объем 0,46 м3, расход ар-ры 4,81 кгxe "Плиты железобетонные ленточных фундаментов::ФЛ 8.24-4 /бетон В12,5 (М150), объем 0,46 м3, расход ар-ры 4,81 кг, 403-1650"
	шт.
	372,00 
	424,07 

	403-1653
	      ФЛ 10.8-2 /бетон В10 (М150), объем 0,17 м3, расход ар-ры 2,2 кгxe "Плиты железобетонные ленточных фундаментов::ФЛ 10.8-2 /бетон В10 (М150), объем 0,17 м3, расход ар-ры 2,2 кг, 403-1653"
	шт.
	242,56 
	277,10 

	403-1430
	      ФЛ 10.8-3 /бетон В 10 (М150), объем 0,17 м3, расход ар-ры 2,7 кгxe "Плиты железобетонные ленточных фундаментов::ФЛ 10.8-3 /бетон В 10 (М150), объем 0,17 м3, расход ар-ры 2,7 кг, 403-1430"
	шт.
	256,69 
	293,24 

	403-1431
	      ФЛ 10.12-2 /бетон В 10(М150), объем 0,26 м3, расход ар-ры 3,52 кгxe "Плиты железобетонные ленточных фундаментов::ФЛ 10.12-2 /бетон В 10(М150), объем 0,26 м3, расход ар-ры 3,52 кг, 403-1431"
	шт.
	318,50 
	363,09 

	403-1432
	      ФЛ 10.12-3 /бетон В 12.5 (М150), объем 0,26 м3, расход ар-ры 4,27 кгxe "Плиты железобетонные ленточных фундаментов::ФЛ 10.12-3 /бетон В 12.5 (М150), объем 0,26 м3, расход ар-ры 4,27 кг, 403-1432"
	шт.
	391,91 
	447,72 

	403-1651
	      ФЛ 10.12-4 /бетон В12,5 (М150), объем 0,26 м3, расход ар-ры 5,26 кгxe "Плиты железобетонные ленточных фундаментов::ФЛ 10.12-4 /бетон В12,5 (М150), объем 0,26 м3, расход ар-ры 5,26 кг, 403-1651"
	шт.
	398,00 
	454,68 

	403-1433
	      ФЛ 10.24-1 /бетон В10 (М150), объем 0,55 м3, расход ар-ры 5,02 кгxe "Плиты железобетонные ленточных фундаментов::ФЛ 10.24-1 /бетон В10 (М150), объем 0,55 м3, расход ар-ры 5,02 кг, 403-1433"
	шт.
	461,12 
	525,67 

	403-1434
	      ФЛ 10.24-2 /бетон В10 (М150), объем 0,55 м3, расход ар-ры 6,6 кгxe "Плиты железобетонные ленточных фундаментов::ФЛ 10.24-2 /бетон В10 (М150), объем 0,55 м3, расход ар-ры 6,6 кг, 403-1434"
	шт.
	683,20 
	778,84 

	403-1435
	      ФЛ 10.24.3 /бетон В12.5 (М150), объем 0,55 м3, расход ар-ры 8,42 кгxe "Плиты железобетонные ленточных фундаментов::ФЛ 10.24.3 /бетон В12.5 (М150), объем 0,55 м3, расход ар-ры 8,42 кг, 403-1435"
	шт.
	866,25 
	987,53 

	403-1652
	      ФЛ 10.24-4 /бетон В12,5 (М150), объем 0,55 м3, расход ар-ры 10,08 кгxe "Плиты железобетонные ленточных фундаментов::ФЛ 10.24-4 /бетон В12,5 (М150), объем 0,55 м3, расход ар-ры 10,08 кг, 403-1652"
	шт.
	866,25 
	989,60 

	403-1654
	      ФЛ 12.8-1 /бетон В10 (М150), объем 0,2 м3, расход ар-ры 2,52 кгxe "Плиты железобетонные ленточных фундаментов::ФЛ 12.8-1 /бетон В10 (М150), объем 0,2 м3, расход ар-ры 2,52 кг, 403-1654"
	шт.
	290,00 
	331,30 

	403-1436
	      ФЛ 12.8-2 /бетон В10 (М150), объем 0,2 м3, расход ар-ры 3,75 кгxe "Плиты железобетонные ленточных фундаментов::ФЛ 12.8-2 /бетон В10 (М150), объем 0,2 м3, расход ар-ры 3,75 кг, 403-1436"
	шт.
	301,77 
	344,74 

	403-1437
	      ФЛ 12.8-3 /бетон В10 (М150), объем 0,2 м3, расход ар-ры 5,63 кгxe "Плиты железобетонные ленточных фундаментов::ФЛ 12.8-3 /бетон В10 (М150), объем 0,2 м3, расход ар-ры 5,63 кг, 403-1437"
	шт.
	301,77 
	344,74 

	403-1655
	      ФЛ 12.12-1 /бетон В10 (М150), объем 0,31 м3, расход ар-ры 3,99 кгxe "Плиты железобетонные ленточных фундаментов::ФЛ 12.12-1 /бетон В10 (М150), объем 0,31 м3, расход ар-ры 3,99 кг, 403-1655"
	шт.
	340,00 
	388,42 

	403-1438
	      ФЛ 12.12-2 /бетон В10 (М150), объем 0,31 м3, расход ар-ры 5,95 кгxe "Плиты железобетонные ленточных фундаментов::ФЛ 12.12-2 /бетон В10 (М150), объем 0,31 м3, расход ар-ры 5,95 кг, 403-1438"
	шт.
	350,70 
	399,79 

	403-1439
	      ФЛ 12.12-3 /бетон В10 (М150), объем 0,31 м3, расход ар-ры 7,43 кгxe "Плиты железобетонные ленточных фундаментов::ФЛ 12.12-3 /бетон В10 (М150), объем 0,31 м3, расход ар-ры 7,43 кг, 403-1439"
	шт.
	427,49 
	487,34 

	403-1440
	      ФЛ 12.24-1 /бетон В10 (М150), объем 0,65 м3, расход ар-ры 7,56 кгxe "Плиты железобетонные ленточных фундаментов::ФЛ 12.24-1 /бетон В10 (М150), объем 0,65 м3, расход ар-ры 7,56 кг, 403-1440"
	шт.
	720,54 
	823,14 

	403-1441
	      ФЛ12.24-2 /бетон В10 (М150), объем 0,65 м3, расход ар-ры 11,46 кгxe "Плиты железобетонные ленточных фундаментов::ФЛ12.24-2 /бетон В10 (М150), объем 0,65 м3, расход ар-ры 11,46 кг, 403-1441"
	шт.
	735,00 
	837,90 

	403-1442
	      ФЛ 12.24.3 /бетон В10 (М150), объем 0,65 м3, расход ар-ры 15,09 кгxe "Плиты железобетонные ленточных фундаментов::ФЛ 12.24.3 /бетон В10 (М150), объем 0,65 м3, расход ар-ры 15,09 кг, 403-1442"
	шт.
	895,83 
	1 021,25 

	403-1656
	      ФЛ 12.24-4 /бетон В12,5 (М150), объем 0,65 м3, расход ар-ры 18,39 кгxe "Плиты железобетонные ленточных фундаментов::ФЛ 12.24-4 /бетон В12,5 (М150), объем 0,65 м3, расход ар-ры 18,39 кг, 403-1656"
	шт.
	910,14 
	1 039,75 

	403-1443
	      ФЛ 14.8-1 /бетон В10 (М150), объем 0,23 м3, расход ар-ры 3,97 кгxe "Плиты железобетонные ленточных фундаментов::ФЛ 14.8-1 /бетон В10 (М150), объем 0,23 м3, расход ар-ры 3,97 кг, 403-1443"
	шт.
	306,42 
	350,05 

	403-1444
	      ФЛ 14.8-2 /бетон В12.5 (М150), объем 0,23 м3, расход ар-ры 5,64 кгxe "Плиты железобетонные ленточных фундаментов::ФЛ 14.8-2 /бетон В12.5 (М150), объем 0,23 м3, расход ар-ры 5,64 кг, 403-1444"
	шт.
	314,14 
	358,88 

	403-1445
	      ФЛ 14.8-3 /бетон В15 (М200), объем 0,23 м3, расход ар-ры 7,09 кгxe "Плиты железобетонные ленточных фундаментов::ФЛ 14.8-3 /бетон В15 (М200), объем 0,23 м3, расход ар-ры 7,09 кг, 403-1445"
	шт.
	323,77 
	369,87 

	403-1657
	      ФЛ 14.8-4 /бетон В15 (М200), объем 0,23 м3, расход ар-ры 10,08 кгxe "Плиты железобетонные ленточных фундаментов::ФЛ 14.8-4 /бетон В15 (М200), объем 0,23 м3, расход ар-ры 10,08 кг, 403-1657"
	шт.
	334,32 
	381,93 

	403-1446
	      ФЛ 14.12-1 /бетон В10 (М150), объем 0,36 м3, расход ар-ры 5,54 кгxe "Плиты железобетонные ленточных фундаментов::ФЛ 14.12-1 /бетон В10 (М150), объем 0,36 м3, расход ар-ры 5,54 кг, 403-1446"
	шт.
	272,88 
	311,09 

	403-1447
	      ФЛ 14.12-2 /бетон В12.5 (М150), объем 0,36 м3, расход ар-ры 8,04 кгxe "Плиты железобетонные ленточных фундаментов::ФЛ 14.12-2 /бетон В12.5 (М150), объем 0,36 м3, расход ар-ры 8,04 кг, 403-1447"
	шт.
	279,16 
	318,91 

	403-1448
	      ФЛ 14.12.3 /бетон В15 (М200), объем 0,36 м3, расход ар-ры 10,23 кгxe "Плиты железобетонные ленточных фундаментов::ФЛ 14.12.3 /бетон В15 (М200), объем 0,36 м3, расход ар-ры 10,23 кг, 403-1448"
	шт.
	303,60 
	346,10 

	403-1658
	      ФЛ 14.12-4 /бетон В15 (М200), объем 0,36 м3, расход ар-ры 14,7 кгxe "Плиты железобетонные ленточных фундаментов::ФЛ 14.12-4 /бетон В15 (М200), объем 0,36 м3, расход ар-ры 14,7 кг, 403-1658"
	шт.
	309,90 
	354,03 

	403-1449
	      ФЛ 14.24-1 /бетон В10 (М150), объем 0,76 м3, расход ар-ры 11,11 кгxe "Плиты железобетонные ленточных фундаментов::ФЛ 14.24-1 /бетон В10 (М150), объем 0,76 м3, расход ар-ры 11,11 кг, 403-1449"
	шт.
	872,39 
	996,62 

	403-1450
	      ФЛ 14.24-2 /бетон В12.5 (М150), объем 0,76 м3, расход ар-ры 16,38 кгxe "Плиты железобетонные ленточных фундаментов::ФЛ 14.24-2 /бетон В12.5 (М150), объем 0,76 м3, расход ар-ры 16,38 кг, 403-1450"
	шт.
	893,90 
	1 019,05 

	403-1451
	      ФЛ 14.24-3 /бетон В15 (М200), объем 0,76 м3, расход ар-ры 20,02 кгxe "Плиты железобетонные ленточных фундаментов::ФЛ 14.24-3 /бетон В15 (М200), объем 0,76 м3, расход ар-ры 20,02 кг, 403-1451"
	шт.
	980,66 
	1 117,95 

	403-1659
	      ФЛ 14.24-4 /бетон В15 (М200), объем 0,76 м3, расход ар-ры 28,98 кгxe "Плиты железобетонные ленточных фундаментов::ФЛ 14.24-4 /бетон В15 (М200), объем 0,76 м3, расход ар-ры 28,98 кг, 403-1659"
	шт.
	1 000,00 
	1 142,40 

	403-1452
	      ФЛ 16.8-1 /бетон В10 (М150), объем 0,26 м3, расход ар-ры 4,7 кгxe "Плиты железобетонные ленточных фундаментов::ФЛ 16.8-1 /бетон В10 (М150), объем 0,26 м3, расход ар-ры 4,7 кг, 403-1452"
	шт.
	390,00 
	445,54 

	403-1453
	      ФЛ 16.8-2 /бетон В12.5 (М150), объем 0,26 м3, расход ар-ры 7,8 кгxe "Плиты железобетонные ленточных фундаментов::ФЛ 16.8-2 /бетон В12.5 (М150), объем 0,26 м3, расход ар-ры 7,8 кг, 403-1453"
	шт.
	416,21 
	475,48 

	403-1454
	      ФЛ 16.8-3 /бетон В15 (М200), объем 0,26 м3, расход ар-ры 10,79 кгxe "Плиты железобетонные ленточных фундаментов::ФЛ 16.8-3 /бетон В15 (М200), объем 0,26 м3, расход ар-ры 10,79 кг, 403-1454"
	шт.
	435,65 
	497,69 

	403-1455
	      ФЛ 16.12-1 /бетон В10 (М150), объем 0,41 м3, расход ар-ры 6,88 кгxe "Плиты железобетонные ленточных фундаментов::ФЛ 16.12-1 /бетон В10 (М150), объем 0,41 м3, расход ар-ры 6,88 кг, 403-1455"
	шт.
	310,78 
	354,29 

	403-1456
	      ФЛ 16.12-2 /бетон В12.5 (М150), объем 0,41 м3, расход ар-ры 10,41 кгxe "Плиты железобетонные ленточных фундаментов::ФЛ 16.12-2 /бетон В12.5 (М150), объем 0,41 м3, расход ар-ры 10,41 кг, 403-1456"
	шт.
	334,10 
	380,87 

	403-1457
	      ФЛ 16.12.3 /бетон В15 (М200), объем 0,41 м3, расход ар-ры 15,76 кгxe "Плиты железобетонные ленточных фундаментов::ФЛ 16.12.3 /бетон В15 (М200), объем 0,41 м3, расход ар-ры 15,76 кг, 403-1457"
	шт.
	634,70 
	723,55 

	403-1458
	      ФЛ 16.24-1 /бетон В10 (М150), объем 0,86 м3, расход ар-ры 14,35 кгxe "Плиты железобетонные ленточных фундаментов::ФЛ 16.24-1 /бетон В10 (М150), объем 0,86 м3, расход ар-ры 14,35 кг, 403-1458"
	шт.
	1 001,00 
	1 143,54 

	403-1459
	      ФЛ 16.24-2 /бетон В12.5 (М150), объем 0,86 м3, расход ар-ры 22,93 кгxe "Плиты железобетонные ленточных фундаментов::ФЛ 16.24-2 /бетон В12.5 (М150), объем 0,86 м3, расход ар-ры 22,93 кг, 403-1459"
	шт.
	1 010,10 
	1 151,51 

	403-1460
	      ФЛ 16.24-3 /бетон В15 (М200), объем 0,86 м3, расход ар-ры 31,65 кгxe "Плиты железобетонные ленточных фундаментов::ФЛ 16.24-3 /бетон В15 (М200), объем 0,86 м3, расход ар-ры 31,65 кг, 403-1460"
	шт.
	1 258,46 
	1 434,65 

	403-1660
	      ФЛ 16.24-4 /бетон В25 (М350), объем 0,86 м3, расход ар-ры 38,37 кгxe "Плиты железобетонные ленточных фундаментов::ФЛ 16.24-4 /бетон В25 (М350), объем 0,86 м3, расход ар-ры 38,37 кг, 403-1660"
	шт.
	1 298,32 
	1 483,20 

	403-1461
	      ФЛ 20.8-1 /бетон В10 (М150), объем 0,50 м3, расход ар-ры 4,37 кгxe "Плиты железобетонные ленточных фундаментов::ФЛ 20.8-1 /бетон В10 (М150), объем 0,50 м3, расход ар-ры 4,37 кг, 403-1461"
	шт.
	550,00 
	628,32 

	403-1462
	      ФЛ 20.8-2 /бетон В12.5 (М150), объем 0,50 м3, расход ар-ры 7,43 кгxe "Плиты железобетонные ленточных фундаментов::ФЛ 20.8-2 /бетон В12.5 (М150), объем 0,50 м3, расход ар-ры 7,43 кг, 403-1462"
	шт.
	620,36 
	708,70 

	403-1463
	      ФЛ 20.8-3 /бетон В15 (М200), объем 0,50 м3, расход ар-ры 10,56 кгxe "Плиты железобетонные ленточных фундаментов::ФЛ 20.8-3 /бетон В15 (М200), объем 0,50 м3, расход ар-ры 10,56 кг, 403-1463"
	шт.
	744,50 
	850,51 

	403-1464
	      ФЛ 20.12-1 /бетон В10 (М150), объем 0,78 м3, расход ар-ры 6,6 кгxe "Плиты железобетонные ленточных фундаментов::ФЛ 20.12-1 /бетон В10 (М150), объем 0,78 м3, расход ар-ры 6,6 кг, 403-1464"
	шт.
	950,00 
	1 085,28 

	403-1465
	      ФЛ 20.12-2 /бетон В12.5 (М150), объем 0,78 м3, расход ар-ры 11,28 кгxe "Плиты железобетонные ленточных фундаментов::ФЛ 20.12-2 /бетон В12.5 (М150), объем 0,78 м3, расход ар-ры 11,28 кг, 403-1465"
	шт.
	1 073,80 
	1 224,14 


	403-1466
	      ФЛ 20.12-3 /бетон В15 (М200), объем 0,78 м3, расход ар-ры 15,95 кгxe "Плиты железобетонные ленточных фундаментов::ФЛ 20.12-3 /бетон В15 (М200), объем 0,78 м3, расход ар-ры 15,95 кг, 403-1466"
	шт.
	1 152,30 
	1 316,39 

	403-1661
	      ФЛ 20.12-4 /бетон В15 (М200), объем 0,78 м3, расход ар-ры 21,21 кгxe "Плиты железобетонные ленточных фундаментов::ФЛ 20.12-4 /бетон В15 (М200), объем 0,78 м3, расход ар-ры 21,21 кг, 403-1661"
	шт.
	1 155,00 
	1 319,47 

	403-1467
	      ФЛ 20.24-1 /бетон В10 (М150), объем 1,62 м3, расход ар-ры 18,03 кгxe "Плиты железобетонные ленточных фундаментов::ФЛ 20.24-1 /бетон В10 (М150), объем 1,62 м3, расход ар-ры 18,03 кг, 403-1467"
	шт.
	1 591,64 
	1 818,29 

	403-1468
	      ФЛ 20.24-2 /бетон В12.5 (М150), объем 1,62 м3, расход ар-ры 25,68 кгxe "Плиты железобетонные ленточных фундаментов::ФЛ 20.24-2 /бетон В12.5 (М150), объем 1,62 м3, расход ар-ры 25,68 кг, 403-1468"
	шт.
	1 610,00 
	1 839,26 

	403-1469
	      ФЛ 20.24-3 /бетон В15 (М200), объем 1,62 м3, расход ар-ры 35,04 кгxe "Плиты железобетонные ленточных фундаментов::ФЛ 20.24-3 /бетон В15 (М200), объем 1,62 м3, расход ар-ры 35,04 кг, 403-1469"
	шт.
	1 630,00 
	1 862,11 

	403-1470
	      ФЛ 24.8-1 /бетон В10 (М150), объем 0,58 м3, расход ар-ры 8,36 кгxe "Плиты железобетонные ленточных фундаментов::ФЛ 24.8-1 /бетон В10 (М150), объем 0,58 м3, расход ар-ры 8,36 кг, 403-1470"
	шт.
	732,00 
	836,24 

	403-1471
	      ФЛ 24.8-2 /бетон В12.5 (М150), объем 0,58 м3, расход ар-ры 5,64 кгxe "Плиты железобетонные ленточных фундаментов::ФЛ 24.8-2 /бетон В12.5 (М150), объем 0,58 м3, расход ар-ры 5,64 кг, 403-1471"
	шт.
	832,90 
	951,51 

	403-1472
	      ФЛ 24.8-3 /бетон В15 (М200), объем 0,58 м3, расход ар-ры 18,88 кгxe "Плиты железобетонные ленточных фундаментов::ФЛ 24.8-3 /бетон В15 (М200), объем 0,58 м3, расход ар-ры 18,88 кг, 403-1472"
	шт.
	981,77 
	1 121,57 

	403-1473
	      ФЛ 24.12-1 /бетон В10 (М150), объем 0,91 м3, расход ар-ры 12,49 кгxe "Плиты железобетонные ленточных фундаментов::ФЛ 24.12-1 /бетон В10 (М150), объем 0,91 м3, расход ар-ры 12,49 кг, 403-1473"
	шт.
	1 100,00 
	1 256,64 

	403-1474
	      ФЛ 24.12-2 /бетон В12.5 (М150), объем 0,91 м3, расход ар-ры 19,24 кгxe "Плиты железобетонные ленточных фундаментов::ФЛ 24.12-2 /бетон В12.5 (М150), объем 0,91 м3, расход ар-ры 19,24 кг, 403-1474"
	шт.
	1 176,00 
	1 340,64 

	403-1475
	      ФЛ 24.12-3 /бетон В15 (М200), объем 0,91 м3, расход ар-ры 28,07 кгxe "Плиты железобетонные ленточных фундаментов::ФЛ 24.12-3 /бетон В15 (М200), объем 0,91 м3, расход ар-ры 28,07 кг, 403-1475"
	шт.
	1 312,50 
	1 496,25 

	403-1662
	      ФЛ 24.12-4 /бетон В20 (М250), объем 0,91 м3, расход ар-ры 31,11 кгxe "Плиты железобетонные ленточных фундаментов::ФЛ 24.12-4 /бетон В20 (М250), объем 0,91 м3, расход ар-ры 31,11 кг, 403-1662"
	шт.
	1 315,00 
	1 502,26 

	403-1476
	      ФЛ 24.24-1 /бетон В10 (М150), объем 1,9 м3, расход ар-ры 27,36 кгxe "Плиты железобетонные ленточных фундаментов::ФЛ 24.24-1 /бетон В10 (М150), объем 1,9 м3, расход ар-ры 27,36 кг, 403-1476"
	шт.
	2 000,00 
	2 284,80 

	403-1477
	      ФЛ 24.24-2 /бетон В12.5 (М150), объем 1,9 м3, расход ар-ры 40,53 кгxe "Плиты железобетонные ленточных фундаментов::ФЛ 24.24-2 /бетон В12.5 (М150), объем 1,9 м3, расход ар-ры 40,53 кг, 403-1477"
	шт.
	2 060,00 
	2 353,34 

	403-1478
	      ФЛ 24.24-3 /бетон В15 (М200), объем 1,9 м3, расход ар-ры 59,04 кгxe "Плиты железобетонные ленточных фундаментов::ФЛ 24.24-3 /бетон В15 (М200), объем 1,9 м3, расход ар-ры 59,04 кг, 403-1478"
	шт.
	2 090,00 
	2 387,62 

	403-1479
	      ФЛ 28.8-1 /бетон В12.5 (М150), объем 0,72 м3, расход ар-ры 11,56 кгxe "Плиты железобетонные ленточных фундаментов::ФЛ 28.8-1 /бетон В12.5 (М150), объем 0,72 м3, расход ар-ры 11,56 кг, 403-1479"
	шт.
	940,35 
	1 074,25 

	403-1480
	      ФЛ 28.8-2 /бетон В15 (М200), объем 0,72 м3, расход ар-ры 17,98 кгxe "Плиты железобетонные ленточных фундаментов::ФЛ 28.8-2 /бетон В15 (М200), объем 0,72 м3, расход ар-ры 17,98 кг, 403-1480"
	шт.
	1 002,00 
	1 144,68 

	403-1481
	      ФЛ 28.8-3 /бетон В20 (М250), объем 0,72 м3, расход ар-ры 27,31 кгxe "Плиты железобетонные ленточных фундаментов::ФЛ 28.8-3 /бетон В20 (М250), объем 0,72 м3, расход ар-ры 27,31 кг, 403-1481"
	шт.
	1 181,93 
	1 350,24 

	403-1482
	      ФЛ 28.12-1 /бетон В12.5 (М150), объем 1,13 м3, расход ар-ры 17,81 кгxe "Плиты железобетонные ленточных фундаментов::ФЛ 28.12-1 /бетон В12.5 (М150), объем 1,13 м3, расход ар-ры 17,81 кг, 403-1482"
	шт.
	856,54 
	976,45 

	403-1483
	      ФЛ 28.12-2 /бетон В15 (М200), объем 1,13 м3, расход ар-ры 27,58 кгxe "Плиты железобетонные ленточных фундаментов::ФЛ 28.12-2 /бетон В15 (М200), объем 1,13 м3, расход ар-ры 27,58 кг, 403-1483"
	шт.
	939,56 
	1 071,10 

	403-1484
	      ФЛ 28.12-3 /бетон В20 (М250), объем 1,13 м3, расход ар-ры 41,9 кгxe "Плиты железобетонные ленточных фундаментов::ФЛ 28.12-3 /бетон В20 (М250), объем 1,13 м3, расход ар-ры 41,9 кг, 403-1484"
	шт.
	1 611,72 
	1 837,36 

	403-1488
	      ФЛ 32.8-1 /бетон В12.5 (М150), объем 0,82 м3, расход ар-ры 17,02 кгxe "Плиты железобетонные ленточных фундаментов::ФЛ 32.8-1 /бетон В12.5 (М150), объем 0,82 м3, расход ар-ры 17,02 кг, 403-1488"
	шт.
	900,00 
	1 028,16 

	403-1489
	      ФЛ 32.8-2 /бетон В20 (М250), объем 0,82 м3, расход ар-ры 26,15 кгxe "Плиты железобетонные ленточных фундаментов::ФЛ 32.8-2 /бетон В20 (М250), объем 0,82 м3, расход ар-ры 26,15 кг, 403-1489"
	шт.
	1 170,66 
	1 337,36 

	403-1490
	      ФЛ 32.8-3 /бетон В25 (М350), объем 0,82 м3, расход ар-ры 37,07 кгxe "Плиты железобетонные ленточных фундаментов::ФЛ 32.8-3 /бетон В25 (М350), объем 0,82 м3, расход ар-ры 37,07 кг, 403-1490"
	шт.
	1 382,10 
	1 578,91 

	403-1663
	      ФЛ 32.12-2 /бетон В20 (М250), объем 1,29 м3, расход ар-ры 40,19 кгxe "Плиты железобетонные ленточных фундаментов::ФЛ 32.12-2 /бетон В20 (М250), объем 1,29 м3, расход ар-ры 40,19 кг, 403-1663"
	шт.
	1 754,44 
	2 004,27 

	403-1491
	      ФЛ 32.12-3 /бетон В15 (М200), объем 1,6 м3, расход ар-ры 55,81 кгxe "Плиты железобетонные ленточных фундаментов::ФЛ 32.12-3 /бетон В15 (М200), объем 1,6 м3, расход ар-ры 55,81 кг, 403-1491"
	шт.
	2 066,73 
	2 356,07 

	
	Плиты фундаментные прямоугольные плоские из бетона:

	403-1492
	      В10 (М 150), объемом до 0,2 м3 с расходом арматуры до 10 кг/м3xe "Плиты фундаментные прямоугольные плоские из бетона::В10 (М 150), объемом до 0,2 м3 с расходом арматуры до 10 кг/м3, 403-1492"
	м3
	1 211,29 
	1 383,77 

	403-1493
	      В10 (М 150), объемом до 0,2 м3 с расходом арматуры от 10,1 до 15 кг/м3xe "Плиты фундаментные прямоугольные плоские из бетона::В10 (М 150), объемом до 0,2 м3 с расходом арматуры от 10,1 до 15 кг/м3, 403-1493"
	м3
	1 250,54 
	1 428,61 

	403-1494
	      В10 (М 150), объемом до 0,2 м3 с расходом арматуры от 15,1 до 20 кг/м3xe "Плиты фундаментные прямоугольные плоские из бетона::В10 (М 150), объемом до 0,2 м3 с расходом арматуры от 15,1 до 20 кг/м3, 403-1494"
	м3
	1 289,79 
	1 473,45 

	403-1495
	      В10 (М 150), объемом до 0,2 м3 с расходом арматуры от 20,1 до 25 кг/м3xe "Плиты фундаментные прямоугольные плоские из бетона::В10 (М 150), объемом до 0,2 м3 с расходом арматуры от 20,1 до 25 кг/м3, 403-1495"
	м3
	1 329,08 
	1 518,34 

	403-1496
	      В10 (М 150), объемом до 0,2 м3 с расходом арматуры от 25,1 до 30 кг/м3xe "Плиты фундаментные прямоугольные плоские из бетона::В10 (М 150), объемом до 0,2 м3 с расходом арматуры от 25,1 до 30 кг/м3, 403-1496"
	м3
	1 368,34 
	1 563,19 

	403-1497
	      В12,5 (М 150), объемом от 0,2 до 1 м3 с расходом арматуры до 10 кг/м3xe "Плиты фундаментные прямоугольные плоские из бетона::В12,5 (М 150), объемом от 0,2 до 1 м3 с расходом арматуры до 10 кг/м3, 403-1497"
	м3
	1 065,12 
	1 216,79 

	403-1498
	      В12,5 (М 150), объемом от 0,2 до 1 м3 с расходом арматуры от 10,1 до 15 кг/м3xe "Плиты фундаментные прямоугольные плоские из бетона::В12,5 (М 150), объемом от 0,2 до 1 м3 с расходом арматуры от 10,1 до 15 кг/м3, 403-1498"
	м3
	1 104,37 
	1 261,63 

	403-1499
	      В12,5 (М 150), объемом от 0,2 до 1 м3 с расходом арматуры от 15,1 до 20 кг/м3xe "Плиты фундаментные прямоугольные плоские из бетона::В12,5 (М 150), объемом от 0,2 до 1 м3 с расходом арматуры от 15,1 до 20 кг/м3, 403-1499"
	м3
	1 143,64 
	1 306,50 

	403-1502
	      В12,5 (М 150), объемом от 0,2 до 1 м3 с расходом арматуры от 20,1 до 25 кг/м3xe "Плиты фундаментные прямоугольные плоские из бетона::В12,5 (М 150), объемом от 0,2 до 1 м3 с расходом арматуры от 20,1 до 25 кг/м3, 403-1502"
	м3
	1 182,89 
	1 351,34 

	403-1503
	      В12,5 (М 150), объемом от 0,2 до 1 м3 с расходом арматуры от 25,1 до 30 кг/м3xe "Плиты фундаментные прямоугольные плоские из бетона::В12,5 (М 150), объемом от 0,2 до 1 м3 с расходом арматуры от 25,1 до 30 кг/м3, 403-1503"
	м3
	1 222,15 
	1 396,19 

	403-1504
	      В12,5 (М 150), объемом от 0,2 до 1 м3 с расходом арматуры от 30,1 до 35 кг/м3xe "Плиты фундаментные прямоугольные плоские из бетона::В12,5 (М 150), объемом от 0,2 до 1 м3 с расходом арматуры от 30,1 до 35 кг/м3, 403-1504"
	м3
	1 261,41 
	1 441,04 

	403-1505
	      В12,5 (М 150), объемом от 0,2 до 1 м3 с расходом арматуры от 35,1 до 40 кг/м3xe "Плиты фундаментные прямоугольные плоские из бетона::В12,5 (М 150), объемом от 0,2 до 1 м3 с расходом арматуры от 35,1 до 40 кг/м3, 403-1505"
	м3
	1 300,67 
	1 485,89 

	403-1506
	      В12,5 (М 150), объемом от 1 до 4 м3 с расходом арматуры от 10,1 до 15 кг/м3xe "Плиты фундаментные прямоугольные плоские из бетона::В12,5 (М 150), объемом от 1 до 4 м3 с расходом арматуры от 10,1 до 15 кг/м3, 403-1506"
	м3
	920,26 
	1 051,30 

	403-1507
	      В12,5 (М 150), объемом от 1 до 4 м3 с расходом арматуры от 15,1 до 20 кг/м3xe "Плиты фундаментные прямоугольные плоские из бетона::В12,5 (М 150), объемом от 1 до 4 м3 с расходом арматуры от 15,1 до 20 кг/м3, 403-1507"
	м3
	959,51 
	1 096,14 

	403-1508
	      В12,5 (М 150), объемом от 1 до 4 м3 с расходом арматуры от 20,1 до 25 кг/м3xe "Плиты фундаментные прямоугольные плоские из бетона::В12,5 (М 150), объемом от 1 до 4 м3 с расходом арматуры от 20,1 до 25 кг/м3, 403-1508"
	м3
	998,76 
	1 140,98 

	403-1509
	      В12,5 (М 150), объемом от 1 до 4 м3 с расходом арматуры от 25,1 до 30 кг/м3xe "Плиты фундаментные прямоугольные плоские из бетона::В12,5 (М 150), объемом от 1 до 4 м3 с расходом арматуры от 25,1 до 30 кг/м3, 403-1509"
	м3
	1 038,01 
	1 185,82 

	403-1511
	      В12,5 (М 150), объемом от 1 до 4 м3 с расходом арматуры от 30,1 до 35 кг/м3xe "Плиты фундаментные прямоугольные плоские из бетона::В12,5 (М 150), объемом от 1 до 4 м3 с расходом арматуры от 30,1 до 35 кг/м3, 403-1511"
	м3
	1 077,26 
	1 230,66 

	403-1512
	      В12,5 (М 150), объемом от 1 до 4 м3 с расходом арматуры от 35,1 до 40 кг/м3xe "Плиты фундаментные прямоугольные плоские из бетона::В12,5 (М 150), объемом от 1 до 4 м3 с расходом арматуры от 35,1 до 40 кг/м3, 403-1512"
	м3
	1 116,51 
	1 275,50 

	403-1513
	      В15 (М 200), объемом от 0,2 до 1 м3 с расходом арматуры до 10 кг/м3xe "Плиты фундаментные прямоугольные плоские из бетона::В15 (М 200), объемом от 0,2 до 1 м3 с расходом арматуры до 10 кг/м3, 403-1513"
	м3
	1 109,53 
	1 267,52 

	403-1514
	      В15 (М 200), объемом от 0,2 до 1 м3 с расходом арматуры от 10,1 до 15 кг/м3xe "Плиты фундаментные прямоугольные плоские из бетона::В15 (М 200), объемом от 0,2 до 1 м3 с расходом арматуры от 10,1 до 15 кг/м3, 403-1514"
	м3
	1 148,78 
	1 312,36 

	403-1515
	      В15 (М 200), объемом от 0,2 до 1 м3 с расходом арматуры от 15,1 до 20 кг/м3xe "Плиты фундаментные прямоугольные плоские из бетона::В15 (М 200), объемом от 0,2 до 1 м3 с расходом арматуры от 15,1 до 20 кг/м3, 403-1515"
	м3
	1 188,03 
	1 357,20 

	403-1516
	      В15 (М 200), объемом от 0,2 до 1 м3 с расходом арматуры от 20,1 до 25 кг/м3xe "Плиты фундаментные прямоугольные плоские из бетона::В15 (М 200), объемом от 0,2 до 1 м3 с расходом арматуры от 20,1 до 25 кг/м3, 403-1516"
	м3
	1 227,28 
	1 402,04 

	403-1517
	      В15 (М 200), объемом от 0,2 до 1 м3 с расходом арматуры от 25,1 до 30 кг/м3xe "Плиты фундаментные прямоугольные плоские из бетона::В15 (М 200), объемом от 0,2 до 1 м3 с расходом арматуры от 25,1 до 30 кг/м3, 403-1517"
	м3
	1 266,53 
	1 446,88 

	403-1518
	      В15 (М 200), объемом от 0,2 до 1 м3 с расходом арматуры от 30,1 до 35 кг/м3xe "Плиты фундаментные прямоугольные плоские из бетона::В15 (М 200), объемом от 0,2 до 1 м3 с расходом арматуры от 30,1 до 35 кг/м3, 403-1518"
	м3
	1 305,78 
	1 491,72 

	403-1519
	      В15 (М 200), объемом от 0,2 до 1 м3 с расходом арматуры от 35,1 до 40 кг/м3xe "Плиты фундаментные прямоугольные плоские из бетона::В15 (М 200), объемом от 0,2 до 1 м3 с расходом арматуры от 35,1 до 40 кг/м3, 403-1519"
	м3
	1 345,00 
	1 536,53 

	403-1521
	      В15 (М200), объемом от 0,2 до 1 м3 с расходом арматуры более 40 кг/м3xe "Плиты фундаментные прямоугольные плоские из бетона::В15 (М200), объемом от 0,2 до 1 м3 с расходом арматуры более 40 кг/м3, 403-1521"
	м3
	1 300,57 
	1 485,77 

	403-1522
	      В15 (М 200), объемом от 1 до 4 м3 с расходом арматуры до 10 кг/м3xe "Плиты фундаментные прямоугольные плоские из бетона::В15 (М 200), объемом от 1 до 4 м3 с расходом арматуры до 10 кг/м3, 403-1522"
	м3
	944,91 
	1 079,47 

	403-1523
	      В15 (М 200), объемом от 1 до 4 м3 с расходом арматуры от 10,1 до 15 кг/м3xe "Плиты фундаментные прямоугольные плоские из бетона::В15 (М 200), объемом от 1 до 4 м3 с расходом арматуры от 10,1 до 15 кг/м3, 403-1523"
	м3
	964,54 
	1 101,89 

	403-1524
	      В15 (М 200), объемом от 1 до 4 м3 с расходом арматуры от 15,1 до 20 кг/м3xe "Плиты фундаментные прямоугольные плоские из бетона::В15 (М 200), объемом от 1 до 4 м3 с расходом арматуры от 15,1 до 20 кг/м3, 403-1524"
	м3
	1 003,79 
	1 146,72 

	403-1525
	      В15 (М 200), объемом от 1 до 4 м3 с расходом арматуры от 20,1 до 25 кг/м3xe "Плиты фундаментные прямоугольные плоские из бетона::В15 (М 200), объемом от 1 до 4 м3 с расходом арматуры от 20,1 до 25 кг/м3, 403-1525"
	м3
	1 043,03 
	1 191,55 

	403-1526
	      В15 (М 200), объемом от 1 до 4 м3 с расходом арматуры от 25,1 до 30 кг/м3xe "Плиты фундаментные прямоугольные плоские из бетона::В15 (М 200), объемом от 1 до 4 м3 с расходом арматуры от 25,1 до 30 кг/м3, 403-1526"
	м3
	1 082,27 
	1 236,38 

	403-1527
	      В15 (М 200), объемом от 1 до 4 м3 с расходом арматуры от 30,1 до 35 кг/м3xe "Плиты фундаментные прямоугольные плоские из бетона::В15 (М 200), объемом от 1 до 4 м3 с расходом арматуры от 30,1 до 35 кг/м3, 403-1527"
	м3
	1 121,52 
	1 281,22 

	403-1528
	      В15 (М 200), объемом от 1 до 4 м3 с расходом арматуры от 35,1 до 40 кг/м3xe "Плиты фундаментные прямоугольные плоские из бетона::В15 (М 200), объемом от 1 до 4 м3 с расходом арматуры от 35,1 до 40 кг/м3, 403-1528"
	м3
	1 160,76 
	1 326,05 

	403-1529
	      В15 (М200), объемом от 1 до 4 м3 с расходом арматуры более 40 кг/м3xe "Плиты фундаментные прямоугольные плоские из бетона::В15 (М200), объемом от 1 до 4 м3 с расходом арматуры более 40 кг/м3, 403-1529"
	м3
	1 248,04 
	1 425,76 

	
	Плиты фундаментные прямоугольные плоские и трапецеидальные из бетона В20 (М 250), объемом:

	403-1531
	      от 0,5 до 1 м3 с расходом арматуры от 15,1 до 20 кг/м3xe "Плиты фундаментные прямоугольные плоские и трапецеидальные из бетона В20 (М 250), объемом::от 0,5 до 1 м3 с расходом арматуры от 15,1 до 20 кг/м3, 403-1531"
	м3
	1 228,65 
	1 403,61 

	403-1532
	      от 0,5 до 1 м3 с расходом арматуры от 20,1 до 25 кг/м3xe "Плиты фундаментные прямоугольные плоские и трапецеидальные из бетона В20 (М 250), объемом::от 0,5 до 1 м3 с расходом арматуры от 20,1 до 25 кг/м3, 403-1532"
	м3
	1 267,91 
	1 448,46 

	403-1533
	      от 0,5 до 1 м3 с расходом арматуры от 25,1 до 30 кг/м3xe "Плиты фундаментные прямоугольные плоские и трапецеидальные из бетона В20 (М 250), объемом::от 0,5 до 1 м3 с расходом арматуры от 25,1 до 30 кг/м3, 403-1533"
	м3
	1 307,17 
	1 493,31 

	403-1534
	      от 0,5 до 1 м3 с расходом арматуры от 30,1 до 35 кг/м3xe "Плиты фундаментные прямоугольные плоские и трапецеидальные из бетона В20 (М 250), объемом::от 0,5 до 1 м3 с расходом арматуры от 30,1 до 35 кг/м3, 403-1534"
	м3
	1 346,43 
	1 538,16 

	403-1535
	      от 0,5 до 1 м3 с расходом арматуры от 35,1 до 40 кг/м3xe "Плиты фундаментные прямоугольные плоские и трапецеидальные из бетона В20 (М 250), объемом::от 0,5 до 1 м3 с расходом арматуры от 35,1 до 40 кг/м3, 403-1535"
	м3
	1 385,68 
	1 583,00 

	403-1536
	      от 0,5 до 1 м3 с расходом арматуры более 40 кг/м3xe "Плиты фундаментные прямоугольные плоские и трапецеидальные из бетона В20 (М 250), объемом::от 0,5 до 1 м3 с расходом арматуры более 40 кг/м3, 403-1536"
	м3
	1 341,25 
	1 532,24 

	403-1537
	      от 1 до 4 м3 с расходом арматуры от 15,1 до 20 кг/м3xe "Плиты фундаментные прямоугольные плоские и трапецеидальные из бетона В20 (М 250), объемом::от 1 до 4 м3 с расходом арматуры от 15,1 до 20 кг/м3, 403-1537"
	м3
	1 044,88 
	1 193,68 

	403-1538
	      от 1 до 4 м3 с расходом арматуры от 20,1 до 25 кг/м3xe "Плиты фундаментные прямоугольные плоские и трапецеидальные из бетона В20 (М 250), объемом::от 1 до 4 м3 с расходом арматуры от 20,1 до 25 кг/м3, 403-1538"
	м3
	1 084,16 
	1 238,55 

	403-1539
	      от 1 до 4 м3 с расходом арматуры от 25,1 до 30 кг/м3xe "Плиты фундаментные прямоугольные плоские и трапецеидальные из бетона В20 (М 250), объемом::от 1 до 4 м3 с расходом арматуры от 25,1 до 30 кг/м3, 403-1539"
	м3
	1 123,43 
	1 283,40 

	403-1541
	      от 1 до 4 м3 с расходом арматуры от 30,1 до 35 кг/м3xe "Плиты фундаментные прямоугольные плоские и трапецеидальные из бетона В20 (М 250), объемом::от 1 до 4 м3 с расходом арматуры от 30,1 до 35 кг/м3, 403-1541"
	м3
	1 162,69 
	1 328,25 

	403-1542
	      от 1 до 4 м3 с расходом арматуры от 35,1 до 40 кг/м3xe "Плиты фундаментные прямоугольные плоские и трапецеидальные из бетона В20 (М 250), объемом::от 1 до 4 м3 с расходом арматуры от 35,1 до 40 кг/м3, 403-1542"
	м3
	1 201,95 
	1 373,10 

	403-1543
	      от 1 до 4 м3 с расходом арматуры более 40 кг/м3xe "Плиты фундаментные прямоугольные плоские и трапецеидальные из бетона В20 (М 250), объемом::от 1 до 4 м3 с расходом арматуры более 40 кг/м3, 403-1543"
	м3
	1 289,27 
	1 472,86 

	
	Плиты фундаментные ребристые, коробчатого сечения, из бетона В15 (М200), объемом:

	403-1544
	      от 1 до 4 м3 с расходом арматуры от 15,1 до 20 кг/м3xe "Плиты фундаментные ребристые, коробчатого сечения, из бетона В15 (М200), объемом::от 1 до 4 м3 с расходом арматуры от 15,1 до 20 кг/м3, 403-1544"
	м3
	1 152,84 
	1 317,00 

	403-1545
	      от 0,2 до 1 м3 с расходом арматуры от 15,1 до 20 кг/м3xe "Плиты фундаментные ребристые, коробчатого сечения, из бетона В15 (М200), объемом::от 0,2 до 1 м3 с расходом арматуры от 15,1 до 20 кг/м3, 403-1545"
	м3
	1 188,70 
	1 357,97 

	403-1546
	      до 0,2 м3 с расходом арматуры от 15,1 до 20 кг/м3xe "Плиты фундаментные ребристые, коробчатого сечения, из бетона В15 (М200), объемом::до 0,2 м3 с расходом арматуры от 15,1 до 20 кг/м3, 403-1546"
	м3
	1 611,08 
	1 840,50 

	403-1547
	      более 4 м3 с расходом арматуры от 15,1 до 20 кг/м3xe "Плиты фундаментные ребристые, коробчатого сечения, из бетона В15 (М200), объемом::более 4 м3 с расходом арматуры от 15,1 до 20 кг/м3, 403-1547"
	м3
	866,90 
	990,35 

	
	Плиты фундаментные трапецеидальные с овальной плоскостью и круглые – плоские, из бетона:

	403-1548
	      В15 (М 200), объемом от 1 до 4 м3 с расходом арматуры от 15,1 до 20 кг/м3xe "Плиты фундаментные трапецеидальные с овальной плоскостью и круглые – плоские, из бетона::В15 (М 200), объемом от 1 до 4 м3 с расходом арматуры от 15,1 до 20 кг/м3, 403-1548"
	м3
	1 046,96 
	1 196,05 

	403-1549
	      В15 (М 200), объемом от 4 м3 с расходом арматуры от 15,1 до 20 кг/м3xe "Плиты фундаментные трапецеидальные с овальной плоскостью и круглые – плоские, из бетона::В15 (М 200), объемом от 4 м3 с расходом арматуры от 15,1 до 20 кг/м3, 403-1549"
	м3
	942,07 
	1 076,22 

	403-1551
	      В22.5 (М 300), объемом от 0,5 до 1 м3 с расходом арматуры от 15,1 до 20 кг/м3xe "Плиты фундаментные трапецеидальные с овальной плоскостью и круглые – плоские, из бетона::В22.5 (М 300), объемом от 0,5 до 1 м3 с расходом арматуры от 15,1 до 20 кг/м3, 403-1551"
	м3
	1 259,83 
	1 439,23 

	403-1552
	      В22.5 (М 300), объемом от 0,5 до 1 м3 с расходом арматуры от 20,1 до 25 кг/м3xe "Плиты фундаментные трапецеидальные с овальной плоскостью и круглые – плоские, из бетона::В22.5 (М 300), объемом от 0,5 до 1 м3 с расходом арматуры от 20,1 до 25 кг/м3, 403-1552"
	м3
	1 299,08 
	1 484,07 

	403-1553
	      В22.5 (М 300), объемом от 0,5 до 1 м3 с расходом арматуры от 25,1 до 30 кг/м3xe "Плиты фундаментные трапецеидальные с овальной плоскостью и круглые – плоские, из бетона::В22.5 (М 300), объемом от 0,5 до 1 м3 с расходом арматуры от 25,1 до 30 кг/м3, 403-1553"
	м3
	1 338,33 
	1 528,91 

	403-1554
	      В22.5 (М 300), объемом от 0,5 до 1 м3 с расходом арматуры от 30,1 до 35 кг/м3xe "Плиты фундаментные трапецеидальные с овальной плоскостью и круглые – плоские, из бетона::В22.5 (М 300), объемом от 0,5 до 1 м3 с расходом арматуры от 30,1 до 35 кг/м3, 403-1554"
	м3
	1 377,58 
	1 573,75 

	403-1555
	      В22.5 (М 300), объемом от 0,5 до 1 м3 с расходом арматуры от 35,1 до 40 кг/м3xe "Плиты фундаментные трапецеидальные с овальной плоскостью и круглые – плоские, из бетона::В22.5 (М 300), объемом от 0,5 до 1 м3 с расходом арматуры от 35,1 до 40 кг/м3, 403-1555"
	м3
	1 416,83 
	1 618,59 

	403-1556
	      В22.5 (М300), объемом от 0,5 до 1 м3 с расходом арматуры более 40 кг/м3xe "Плиты фундаментные трапецеидальные с овальной плоскостью и круглые – плоские, из бетона::В22.5 (М300), объемом от 0,5 до 1 м3 с расходом арматуры более 40 кг/м3, 403-1556"
	м3
	1 372,41 
	1 567,84 

	403-1557
	      В22.5 (М 300), объемом от 1 до 4 м3 с расходом арматуры от 15,1 до 20 кг/м3xe "Плиты фундаментные трапецеидальные с овальной плоскостью и круглые – плоские, из бетона::В22.5 (М 300), объемом от 1 до 4 м3 с расходом арматуры от 15,1 до 20 кг/м3, 403-1557"
	м3
	1 076,17 
	1 229,42 

	403-1558
	      В22.5 (М 300), объемом от 1 до 4 м3 с расходом арматуры от 20,1 до 25 кг/м3xe "Плиты фундаментные трапецеидальные с овальной плоскостью и круглые – плоские, из бетона::В22.5 (М 300), объемом от 1 до 4 м3 с расходом арматуры от 20,1 до 25 кг/м3, 403-1558"
	м3
	1 115,00 
	1 273,78 

	403-1559
	      В22.5 (М 300), объемом от 1 до 4 м3 с расходом арматуры от 25,1 до 30 кг/м3xe "Плиты фундаментные трапецеидальные с овальной плоскостью и круглые – плоские, из бетона::В22.5 (М 300), объемом от 1 до 4 м3 с расходом арматуры от 25,1 до 30 кг/м3, 403-1559"
	м3
	1 154,64 
	1 319,06 

	403-1561
	      В22.5 (М 300), объемом от 1 до 4 м3 с расходом арматуры от 30,1 до 35 кг/м3xe "Плиты фундаментные трапецеидальные с овальной плоскостью и круглые – плоские, из бетона::В22.5 (М 300), объемом от 1 до 4 м3 с расходом арматуры от 30,1 до 35 кг/м3, 403-1561"
	м3
	1 193,95 
	1 363,96 

	403-1562
	      В22.5 (М 300), объемом от 1 до 4 м3 с расходом арматуры от 35,1 до 40 кг/м3xe "Плиты фундаментные трапецеидальные с овальной плоскостью и круглые – плоские, из бетона::В22.5 (М 300), объемом от 1 до 4 м3 с расходом арматуры от 35,1 до 40 кг/м3, 403-1562"
	м3
	1 233,20 
	1 408,80 

	403-1563
	      В22.5 (М 300), объемом от 1 до 4 м3 с расходом арматуры более 40 кг/м3xe "Плиты фундаментные трапецеидальные с овальной плоскостью и круглые – плоские, из бетона::В22.5 (М 300), объемом от 1 до 4 м3 с расходом арматуры более 40 кг/м3, 403-1563"
	м3
	1 320,51 
	1 508,55 

	403-1564
	Фундаменты для анкеров и опор контактной сети, бетон В25 (М350) с расходом арматуры 110 кг/м3xe "Фундаменты для анкеров и опор контактной сети, бетон В25 (М350) с расходом арматуры 110 кг/м3, 403-1564"
	м3
	1 377,02 
	1 573,11 

	
	Фундаменты железобетонные:

	403-1577
	      3-лучевые стаканного типаxe "Фундаменты железобетонные::3-лучевые стаканного типа, 403-1577"
	м3
	1 078,74 
	1 232,35 


	403-1578
	      блочные для металлических опор контактной сети с гибкими поперечинамиxe "Фундаменты железобетонные::блочные для металлических опор контактной сети с гибкими поперечинами, 403-1578"
	м3
	1 127,78 
	1 288,37 

	403-1579
	      под колонны сборных тоннелей обделок открытого способа работxe "Фундаменты железобетонные::под колонны сборных тоннелей обделок открытого способа работ, 403-1579"
	м3
	1 496,91 
	1 710,07 

	403-1580
	      Т-образные комплектных трансформаторных подстанцийxe "Фундаменты железобетонные::Т-образные комплектных трансформаторных подстанций, 403-1580"
	м3
	1 720,62 
	1 965,63 

	403-1581
	Фундаменты под столбы стаканного типа из бетона В 15(М200) с расходом арматуры 25 кг/м3xe "Фундаменты под столбы стаканного типа из бетона В 15(М200) с расходом арматуры 25 кг/м3, 403-1581"
	м3
	1 100,00 
	1 256,64 

	403-1667
	      Фундаменты под столбы оград Ф-6 /бетон В15 (М200), объем 0,3 м3, расход ар-ры 5 кг/ (серия 3.017-1 вып.1)xe "Фундаменты железобетонные::Фундаменты под столбы оград Ф-6 /бетон В15 (М200), объем 0,3 м3, расход ар-ры 5 кг/ (серия 3.017-1 вып.1), 403-1667"
	шт.
	431,84 
	464,93 

	403-2461
	Фундаменты сборные железобетонные ВЛ и ОРУxe "Фундаменты сборные железобетонные ВЛ и ОРУ, 403-2461"
	м3
	1 471,85 
	1 681,44 

	
	Фундаменты стаканного типа:

	403-1584
	      из бетона В15 (М200) объемом до 0,2 м3 с расходом арматуры 25 кг/м3 (Серия 1.020-1/87 вып. 1-1)xe "Фундаменты стаканного типа::из бетона В15 (М200) объемом до 0,2 м3 с расходом арматуры 25 кг/м3 (Серия 1.020-1/87 вып. 1-1), 403-1584"
	м3
	1 295,74 
	1 480,25 

	403-1585
	      из бетона В15 (М200) объемом от 0,2 до 1 м3 с расходом арматуры 25 кг/м3 (Серия 1.020-1/87 вып. 1-1)xe "Фундаменты стаканного типа::из бетона В15 (М200) объемом от 0,2 до 1 м3 с расходом арматуры 25 кг/м3 (Серия 1.020-1/87 вып. 1-1), 403-1585"
	м3
	1 100,00 
	1 253,95 

	403-1586
	      из бетона В15 (М200) объемом от 1 до 4 м3 с расходом арматуры 25 кг/м3 (Серия 1.020-1/87 вып. 1-1)xe "Фундаменты стаканного типа::из бетона В15 (М200) объемом от 1 до 4 м3 с расходом арматуры 25 кг/м3 (Серия 1.020-1/87 вып. 1-1), 403-1586"
	м3
	1 010,00 
	1 151,40 

	403-1587
	      из бетона В15 (М200) объемом более 4 м3 с расходом арматуры 25 кг/м3 (Серия 1.020-1/87 вып. 1-1)xe "Фундаменты стаканного типа::из бетона В15 (М200) объемом более 4 м3 с расходом арматуры 25 кг/м3 (Серия 1.020-1/87 вып. 1-1), 403-1587"
	м3
	890,71 
	1 017,55 

	403-1588
	      2Ф 12.9-1 /бетон В15 (М200) объем 0,83 м3, расход ар-ры 22,8 кг / (Серия 1.020-1/87 вып. 1-1)xe "Фундаменты стаканного типа::2Ф 12.9-1 /бетон В15 (М200) объем 0,83 м3, расход ар-ры 22,8 кг / (Серия 1.020-1/87 вып. 1-1), 403-1588"
	шт.
	838,30 
	955,67 

	403-1589
	      2Ф 12.9-2 /бетон В22,5 (М300) объем 0,83 м3, расход ар-ры 57,7 кг / (Серия 1.020-1/87 вып. 1-1)xe "Фундаменты стаканного типа::2Ф 12.9-2 /бетон В22,5 (М300) объем 0,83 м3, расход ар-ры 57,7 кг / (Серия 1.020-1/87 вып. 1-1), 403-1589"
	шт.
	1 091,74 
	1 244,58 

	403-1590
	      2Ф 15.9-1 /бетон В15 (М200) объем 1,2 м3, расход ар-ры 28,3 кг / (Серия 1.020-1/87 вып. 1-1)xe "Фундаменты стаканного типа::2Ф 15.9-1 /бетон В15 (М200) объем 1,2 м3, расход ар-ры 28,3 кг / (Серия 1.020-1/87 вып. 1-1), 403-1590"
	шт.
	1 212,00 
	1 381,68 

	403-1591
	      2Ф 15.9-2 /бетон В22,5 (М300) объем 1,12 м3, расход ар-ры 28 кг / (Серия 1.020-1/87 вып. 1-1)xe "Фундаменты стаканного типа::2Ф 15.9-2 /бетон В22,5 (М300) объем 1,12 м3, расход ар-ры 28 кг / (Серия 1.020-1/87 вып. 1-1), 403-1591"
	шт.
	1 267,70 
	1 445,17 

	403-1592
	      2Ф 18.9-1/бетон В15 (М200) объем 1,60 м3, расход ар-ры 36,9 кг / (Серия 1.020-1/87 вып. 1-1)xe "Фундаменты стаканного типа::2Ф 18.9-1/бетон В15 (М200) объем 1,60 м3, расход ар-ры 36,9 кг / (Серия 1.020-1/87 вып. 1-1), 403-1592"
	шт.
	1 616,00 
	1 842,24 

	403-1593
	      2Ф 18.9-2 /бетон В15 (М200) объем 1,60 м3, расход ар-ры 36,9 кг / (Серия 1.020-1/87 вып. 1-1)xe "Фундаменты стаканного типа::2Ф 18.9-2 /бетон В15 (М200) объем 1,60 м3, расход ар-ры 36,9 кг / (Серия 1.020-1/87 вып. 1-1), 403-1593"
	шт.
	1 616,00 
	1 842,24 

	Группа: Шпалы

	403-9033
	Шпалы железобетонныеxe "Шпалы железобетонные, 403-9033"
	шт.
	- 
	- 

	403-1594
	Шпалы железобетонныеxe "Шпалы железобетонные, 403-1594"
	м3
	2 458,04 
	2 632,56 

	
	Шпалы железобетонные :

	403-1595
	      для железных дорогxe "Шпалы железобетонные::для железных дорог, 403-1595"
	м3
	1 904,90 
	2 040,15 

	403-9151
	      для подкрановых путейxe "Шпалы железобетонные::для подкрановых путей, 403-9151"
	шт.
	- 
	- 

	403-4101
	      для трамвайных путейxe "Шпалы железобетонные::для трамвайных путей, 403-4101"
	м3
	2 812,25 
	3 011,92 

	403-4004
	      Ш1, объем бетона 0,106 м3, расход стали 7,25 кгxe "Шпалы железобетонные::Ш1, объем бетона 0,106 м3, расход стали 7,25 кг, 403-4004"
	шт.
	179,32 
	192,06 

	403-4006
	      Ш3, объем бетона 0,106 м3, расход стали 7,25 кг (ОСТ 32.152-2000)xe "Шпалы железобетонные::Ш3, объем бетона 0,106 м3, расход стали 7,25 кг (ОСТ 32.152-2000), 403-4006"
	шт.
	179,32 
	192,06 

	403-1596
	      для железных дорог колеи 1520 мм из бетона В40 (М550) объемом на одну шпалу 0,108 м3, с расходом арматуры на 1 м3 бетона: 67,2 кг и закладных шайб 11,8 кгxe "Шпалы железобетонные::для железных дорог колеи 1520 мм из бетона В40 (М550) объемом на одну шпалу 0,108 м3, с расходом арматуры на 1 м3 бетона\: 67,2 кг и закладных шайб 11,8 кг, 403-1596"
	м3
	1 960,59 
	2 099,79 

	403-4051
	      струнобетонные для железных дорогxe "Шпалы железобетонные::струнобетонные для железных дорог, 403-4051"
	м3
	2 908,11 
	3 114,59 

	403-1597
	      струнобетонные для железных дорог из бетона В35 (М450), с расходом арматуры 70кг/м3 закладных шайб 11,8 кгxe "Шпалы железобетонные::струнобетонные для железных дорог из бетона В35 (М450), с расходом арматуры 70кг/м3 закладных шайб 11,8 кг, 403-1597"
	м3
	2 594,94 
	2 779,18 

	
	Полушпала железобетонная типа:

	403-4007
	      Ш1 длиной 1100 мм, объем бетона 0,041 м3, расход стали 2,14 кгxe "Полушпала железобетонная типа::Ш1 длиной 1100 мм, объем бетона 0,041 м3, расход стали 2,14 кг, 403-4007"
	шт.
	147,87 
	158,37 

	403-4008
	      Ш3 длиной 1100 мм, объем бетона 0,041 м3, расход стали 2,14 кг (ОСТ 32.152-2000)xe "Полушпала железобетонная типа::Ш3 длиной 1100 мм, объем бетона 0,041 м3, расход стали 2,14 кг (ОСТ 32.152-2000), 403-4008"
	шт.
	147,87 
	158,37 

	Группа: Шпунт

	403-1598
	Шпунт железобетонныйxe "Шпунт железобетонный, 403-1598"
	м3
	1 494,50 
	1 570,13 

	403-1599
	Шпунт железобетонный плоскийxe "Шпунт железобетонный плоский, 403-1599"
	м3
	1 804,66 
	1 895,98 

	403-4002
	Шпунт железобетонный тавровый для мелиоративных системxe "Шпунт железобетонный тавровый для мелиоративных систем, 403-4002"
	м3
	1 857,73 
	1 951,73 

	403-1600
	Шпунт железобетонный тавровый для причальных набережныхxe "Шпунт железобетонный тавровый для причальных набережных, 403-1600"
	м3
	2 261,21 
	2 375,63 

	Группа: Элементы

	403-1601
	Элементы внутренних стен железобетонныеxe "Элементы внутренних стен железобетонные, 403-1601"
	м3
	1 914,21 
	2 108,70 

	403-1602
	Элементы внутренних стен железобетонные с вентиляционными, дымовыми и дымовентиляционными каналамиxe "Элементы внутренних стен железобетонные с вентиляционными, дымовыми и дымовентиляционными каналами, 403-1602"
	м3
	1 445,10 
	1 591,92 

	403-1603
	Элементы внутренних стен железобетонные без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов и перегородки плоскиеxe "Элементы внутренних стен железобетонные без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов и перегородки плоские, 403-1603"
	м3
	1 762,44 
	1 941,51 

	
	Элементы внутренних стен без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов и перегородки плоские толщиной:

	403-1604
	      6 смxe "Элементы внутренних стен без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов и перегородки плоские толщиной::6 см, 403-1604"
	м2
	152,28 
	167,75 

	403-1605
	      8 смxe "Элементы внутренних стен без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов и перегородки плоские толщиной::8 см, 403-1605"
	м2
	171,32 
	188,73 

	403-1606
	      10 смxe "Элементы внутренних стен без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов и перегородки плоские толщиной::10 см, 403-1606"
	м2
	190,35 
	209,69 

	403-1607
	      12 смxe "Элементы внутренних стен без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов и перегородки плоские толщиной::12 см, 403-1607"
	м2
	211,49 
	232,98 

	403-1608
	      14 смxe "Элементы внутренних стен без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов и перегородки плоские толщиной::14 см, 403-1608"
	м2
	230,56 
	253,98 

	403-1609
	      16 смxe "Элементы внутренних стен без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов и перегородки плоские толщиной::16 см, 403-1609"
	м2
	243,82 
	268,60 

	403-1611
	      18 смxe "Элементы внутренних стен без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов и перегородки плоские толщиной::18 см, 403-1611"
	м2
	257,09 
	283,21 

	403-1612
	      20 смxe "Элементы внутренних стен без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов и перегородки плоские толщиной::20 см, 403-1612"
	м2
	270,35 
	297,82 

	403-1613
	      22 смxe "Элементы внутренних стен без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов и перегородки плоские толщиной::22 см, 403-1613"
	м2
	283,62 
	312,44 

	403-1614
	      24 смxe "Элементы внутренних стен без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов и перегородки плоские толщиной::24 см, 403-1614"
	м2
	296,89 
	327,05 

	403-1615
	      26 смxe "Элементы внутренних стен без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов и перегородки плоские толщиной::26 см, 403-1615"
	м2
	310,15 
	341,66 

	403-1616
	      28 смxe "Элементы внутренних стен без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов и перегородки плоские толщиной::28 см, 403-1616"
	м2
	323,42 
	356,28 

	403-1617
	      30 смxe "Элементы внутренних стен без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов и перегородки плоские толщиной::30 см, 403-1617"
	м2
	336,68 
	370,88 

	
	Элементы внутренних стен с вентиляционными, дымовыми и дымовентиляционными каналами:

	403-1671
	      ВВ 9.30с /бетон В15 (М200), объем 0,34 м3, расход ар-ры 21,92 кг/ (серия 125 р.10.4)xe "Элементы внутренних стен с вентиляционными, дымовыми и дымовентиляционными каналами::ВВ 9.30с /бетон В15 (М200), объем 0,34 м3, расход ар-ры 21,92 кг/ (серия 125 р.10.4), 403-1671"
	шт.
	368,26 
	385,02 

	403-1672
	      ВВ 17.30с /бетон В15 (М200), объем 0,61 м3, расход ар-ры 30,88 кг/ (серия 125 р.10.4)xe "Элементы внутренних стен с вентиляционными, дымовыми и дымовентиляционными каналами::ВВ 17.30с /бетон В15 (М200), объем 0,61 м3, расход ар-ры 30,88 кг/ (серия 125 р.10.4), 403-1672"
	шт.
	660,85 
	690,92 

	403-1690
	      и перегородки плоские ПСК 6.1у /бетон В5 (М75), объем 0,42 м3, расход ар-ры 10,67 кг/ (серия 125 р.10.4)xe "Элементы внутренних стен с вентиляционными, дымовыми и дымовентиляционными каналами::и перегородки плоские ПСК 6.1у /бетон В5 (М75), объем 0,42 м3, расход ар-ры 10,67 кг/ (серия 125 р.10.4), 403-1690"
	шт.
	787,87 
	823,72 

	403-1691
	      и перегородки плоские ПСК 8.1у /бетон В5 (М75), объем 0,3 м3, расход ар-ры 11,17 кг/ (серия 125 р.10.4)xe "Элементы внутренних стен с вентиляционными, дымовыми и дымовентиляционными каналами::и перегородки плоские ПСК 8.1у /бетон В5 (М75), объем 0,3 м3, расход ар-ры 11,17 кг/ (серия 125 р.10.4), 403-1691"
	шт.
	562,44 
	588,03 

	
	Элементы железобетонные:

	403-4020
	      днищ силосов и градиренxe "Элементы железобетонные::днищ силосов и градирен, 403-4020"
	м3
	2 432,91 
	2 779,36 

	403-1618
	Элементы железобетонных днищ силосов и градирен, из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 60 кг/м3xe "Элементы железобетонных днищ силосов и градирен, из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 60 кг/м3, 403-1618"
	м3
	2 440,73 
	2 788,29 

	403-1619
	Элементы железобетонных стен силосов и градирен, из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 90 кг/м3xe "Элементы железобетонных стен силосов и градирен, из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 90 кг/м3, 403-1619"
	м3
	2 462,22 
	2 812,84 

	403-4040
	Элементы железобетонные стен силосов и градиренxe "Элементы железобетонные стен силосов и градирен, 403-4040"
	м3
	2 518,00 
	2 876,56 

	403-1621
	Элементы железобетонные сливных лотковxe "Элементы железобетонные сливных лотков, 403-1621"
	м3
	1 883,59 
	2 151,81 

	
	Элементы наружных стен однослойные плоские из бетона плотностью 1200 кг/м3 толщиной:

	403-1622
	      20 смxe "Элементы наружных стен однослойные плоские из бетона плотностью 1200 кг/м3 толщиной::20 см, 403-1622"
	м2
	330,50 
	357,34 

	403-1623
	      30 смxe "Элементы наружных стен однослойные плоские из бетона плотностью 1200 кг/м3 толщиной::30 см, 403-1623"
	м2
	331,60 
	358,53 

	403-1624
	      35 смxe "Элементы наружных стен однослойные плоские из бетона плотностью 1200 кг/м3 толщиной::35 см, 403-1624"
	м2
	358,97 
	388,12 

	403-1625
	      40 смxe "Элементы наружных стен однослойные плоские из бетона плотностью 1200 кг/м3 толщиной::40 см, 403-1625"
	м2
	381,50 
	412,48 

	403-1626
	      45 смxe "Элементы наружных стен однослойные плоские из бетона плотностью 1200 кг/м3 толщиной::45 см, 403-1626"
	м2
	414,31 
	447,95 

	403-1627
	      50 смxe "Элементы наружных стен однослойные плоские из бетона плотностью 1200 кг/м3 толщиной::50 см, 403-1627"
	м2
	439,62 
	475,32 

	403-1628
	      55 смxe "Элементы наружных стен однослойные плоские из бетона плотностью 1200 кг/м3 толщиной::55 см, 403-1628"
	м2
	468,08 
	506,08 

	403-1629
	Элементы стен железобетонныеxe "Элементы стен железобетонные, 403-1629"
	м3
	2 430,51 
	2 627,87 

	
	Элементы стен железобетонные:

	403-1630
	      однослойные из легкого бетонаxe "Элементы стен железобетонные::однослойные из легкого бетона, 403-1630"
	м3
	1 894,75 
	2 087,26 

	403-1631
	      однослойные из бетона плотностью 1150 кг/м3xe "Элементы стен железобетонные::однослойные из бетона плотностью 1150 кг/м3, 403-1631"
	м3
	1 466,54 
	1 615,54 

	403-1632
	      однослойные из бетона плотностью 1900 кг/м3 и болееxe "Элементы стен железобетонные::однослойные из бетона плотностью 1900 кг/м3 и более, 403-1632"
	м3
	1 669,49 
	1 839,11 

	403-1633
	      двухслойные с внутренним слоем из бетона плотностью 1900 кг/м3 и более, наружным слоем из обычного раствораxe "Элементы стен железобетонные::двухслойные с внутренним слоем из бетона плотностью 1900 кг/м3 и более, наружным слоем из обычного раствора, 403-1633"
	м3
	2 084,48 
	2 253,74 

	403-1634
	      двухслойные с внутренним слоем из бетона плотностью 1400-1800 кг/м3, наружным слоем из обычного раствораxe "Элементы стен железобетонные::двухслойные с внутренним слоем из бетона плотностью 1400-1800 кг/м3, наружным слоем из обычного раствора, 403-1634"
	м3
	2 370,24 
	2 562,70 


	Раздел 4.04. Кирпич, камни, черепица

	Подраздел: Кирпич

	Группа: Кирпич гиперпрессованный

	
	Кирпич одинарный гиперпрессованный, марка:

	404-0351
	      150xe "Кирпич одинарный гиперпрессованный, марка::150, 404-0351"
	1000 шт.
	1 271,95 
	1 491,99 

	404-0352
	      200xe "Кирпич одинарный гиперпрессованный, марка::200, 404-0352"
	1000 шт.
	1 397,00 
	1 638,68 

	404-0353
	      250xe "Кирпич одинарный гиперпрессованный, марка::250, 404-0353"
	1000 шт.
	1 464,96 
	1 718,39 

	404-0354
	      300xe "Кирпич одинарный гиперпрессованный, марка::300, 404-0354"
	1000 шт.
	1 540,00 
	1 806,42 

	Группа: Кирпич керамический

	404-9026
	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 ммxe "Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, 404-9026"
	1000 шт.
	- 
	- 

	
	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка:

	404-0001
	      25xe "Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка::25, 404-0001"
	1000 шт.
	727,19 
	853,00 

	404-0002
	      35xe "Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка::35, 404-0002"
	1000 шт.
	776,49 
	910,82 

	404-0003
	      50xe "Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка::50, 404-0003"
	1000 шт.
	777,82 
	912,38 

	404-0004
	      75xe "Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка::75, 404-0004"
	1000 шт.
	846,97 
	993,50 

	404-0005
	      100xe "Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка::100, 404-0005"
	1000 шт.
	1 391,83 
	1 632,61 

	404-0006
	      125xe "Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка::125, 404-0006"
	1000 шт.
	1 480,30 
	1 736,40 

	404-0007
	      150xe "Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка::150, 404-0007"
	1000 шт.
	1 610,30 
	1 888,89 

	404-0008
	      175xe "Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка::175, 404-0008"
	1000 шт.
	1 633,81 
	1 916,46 

	404-0009
	      200xe "Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка::200, 404-0009"
	1000 шт.
	1 658,94 
	1 945,94 

	404-0010
	      250xe "Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка::250, 404-0010"
	1000 шт.
	1 667,92 
	1 956,47 

	404-0011
	      300xe "Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка::300, 404-0011"
	1000 шт.
	1 673,30 
	1 962,79 

	
	Кирпич керамический пустотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка:

	404-0041
	      25xe "Кирпич керамический пустотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка::25, 404-0041"
	1000 шт.
	828,03 
	971,27 

	404-0042
	      35xe "Кирпич керамический пустотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка::35, 404-0042"
	1000 шт.
	892,67 
	1 047,10 

	404-0043
	      50xe "Кирпич керамический пустотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка::50, 404-0043"
	1000 шт.
	961,12 
	1 127,40 

	404-0044
	      75xe "Кирпич керамический пустотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка::75, 404-0044"
	1000 шт.
	1 198,33 
	1 405,64 

	404-0045
	      100xe "Кирпич керамический пустотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка::100, 404-0045"
	1000 шт.
	1 248,84 
	1 464,89 

	404-0046
	      125xe "Кирпич керамический пустотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка::125, 404-0046"
	1000 шт.
	1 371,48 
	1 608,74 

	404-0047
	      150xe "Кирпич керамический пустотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка::150, 404-0047"
	1000 шт.
	1 625,16 
	1 906,31 

	404-0048
	      175xe "Кирпич керамический пустотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка::175, 404-0048"
	1000 шт.
	1 649,84 
	1 935,27 

	404-0049
	      200xe "Кирпич керамический пустотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка::200, 404-0049"
	1000 шт.
	1 721,68 
	2 019,53 

	404-0050
	      250xe "Кирпич керамический пустотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка::250, 404-0050"
	1000 шт.
	1 748,09 
	2 050,51 

	404-0051
	      300xe "Кирпич керамический пустотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка::300, 404-0051"
	1000 шт.
	1 927,18 
	2 260,59 

	
	Kирпич керамический полнотелый с технологическими пустотами одинарный, размером 250х120х65 мм, марка:

	404-0092
	      25xe "Kирпич керамический полнотелый с технологическими пустотами одинарный, размером 250х120х65 мм, марка::25, 404-0092"
	1000 шт.
	1 202,90 
	1 411,01 

	404-0093
	      35xe "Kирпич керамический полнотелый с технологическими пустотами одинарный, размером 250х120х65 мм, марка::35, 404-0093"
	1000 шт.
	1 259,15 
	1 476,98 

	404-0094
	      50xe "Kирпич керамический полнотелый с технологическими пустотами одинарный, размером 250х120х65 мм, марка::50, 404-0094"
	1000 шт.
	1 315,46 
	1 543,04 

	404-0095
	      75xe "Kирпич керамический полнотелый с технологическими пустотами одинарный, размером 250х120х65 мм, марка::75, 404-0095"
	1000 шт.
	1 484,42 
	1 741,22 

	404-0096
	      100xe "Kирпич керамический полнотелый с технологическими пустотами одинарный, размером 250х120х65 мм, марка::100, 404-0096"
	1000 шт.
	1 540,72 
	1 807,27 

	404-0097
	      125xe "Kирпич керамический полнотелый с технологическими пустотами одинарный, размером 250х120х65 мм, марка::125, 404-0097"
	1000 шт.
	1 594,34 
	1 870,16 

	404-0099
	      150xe "Kирпич керамический полнотелый с технологическими пустотами одинарный, размером 250х120х65 мм, марка::150, 404-0099"
	1000 шт.
	1 662,52 
	1 950,14 

	404-0098
	      175xe "Kирпич керамический полнотелый с технологическими пустотами одинарный, размером 250х120х65 мм, марка::175, 404-0098"
	1000 шт.
	2 233,88 
	2 620,34 

	404-0100
	      200xe "Kирпич керамический полнотелый с технологическими пустотами одинарный, размером 250х120х65 мм, марка::200, 404-0100"
	1000 шт.
	2 331,15 
	2 734,44 

	404-0112
	      250xe "Kирпич керамический полнотелый с технологическими пустотами одинарный, размером 250х120х65 мм, марка::250, 404-0112"
	1000 шт.
	2 366,91 
	2 776,39 

	404-0113
	      300xe "Kирпич керамический полнотелый с технологическими пустотами одинарный, размером 250х120х65 мм, марка::300, 404-0113"
	1000 шт.
	2 609,39 
	3 060,82 

	
	Кирпич керамический пустотелый утолщенный, размером 250х120х88 мм, марка:

	404-0052
	      25xe "Кирпич керамический пустотелый утолщенный, размером 250х120х88 мм, марка::25, 404-0052"
	1000 шт.
	1 581,57 
	1 855,19 

	404-0053
	      35xe "Кирпич керамический пустотелый утолщенный, размером 250х120х88 мм, марка::35, 404-0053"
	1000 шт.
	1 664,38 
	1 952,32 

	404-0054
	      50xe "Кирпич керамический пустотелый утолщенный, размером 250х120х88 мм, марка::50, 404-0054"
	1000 шт.
	1 747,31 
	2 049,60 

	404-0055
	      75xe "Кирпич керамический пустотелый утолщенный, размером 250х120х88 мм, марка::75, 404-0055"
	1000 шт.
	1 948,57 
	2 285,68 

	404-0056
	      100xe "Кирпич керамический пустотелый утолщенный, размером 250х120х88 мм, марка::100, 404-0056"
	1000 шт.
	2 029,04 
	2 380,07 

	404-0057
	      125xe "Кирпич керамический пустотелый утолщенный, размером 250х120х88 мм, марка::125, 404-0057"
	1000 шт.
	2 107,14 
	2 471,67 

	404-0058
	      150xe "Кирпич керамический пустотелый утолщенный, размером 250х120х88 мм, марка::150, 404-0058"
	1000 шт.
	2 200,46 
	2 581,14 


	404-0059
	      175xe "Кирпич керамический пустотелый утолщенный, размером 250х120х88 мм, марка::175, 404-0059"
	1000 шт.
	2 233,88 
	2 620,34 

	404-0060
	      200xe "Кирпич керамический пустотелый утолщенный, размером 250х120х88 мм, марка::200, 404-0060"
	1000 шт.
	2 331,15 
	2 734,44 

	404-0072
	      250xe "Кирпич керамический пустотелый утолщенный, размером 250х120х88 мм, марка::250, 404-0072"
	1000 шт.
	2 366,91 
	2 776,39 

	404-0073
	      300xe "Кирпич керамический пустотелый утолщенный, размером 250х120х88 мм, марка::300, 404-0073"
	1000 шт.
	2 609,39 
	3 060,82 

	
	Kирпич керамический полнотелый утолщенный, размером 250х120х88 мм, марка:

	404-0114
	      25xe "Kирпич керамический полнотелый утолщенный, размером 250х120х88 мм, марка::25, 404-0114"
	1000 шт.
	1 577,54 
	1 850,45 

	404-0115
	      35xe "Kирпич керамический полнотелый утолщенный, размером 250х120х88 мм, марка::35, 404-0115"
	1000 шт.
	1 657,33 
	1 944,05 

	404-0116
	      50xe "Kирпич керамический полнотелый утолщенный, размером 250х120х88 мм, марка::50, 404-0116"
	1000 шт.
	1 737,12 
	2 037,64 

	404-0117
	      75xe "Kирпич керамический полнотелый утолщенный, размером 250х120х88 мм, марка::75, 404-0117"
	1000 шт.
	1 934,86 
	2 269,59 

	404-0118
	      100xe "Kирпич керамический полнотелый утолщенный, размером 250х120х88 мм, марка::100, 404-0118"
	1000 шт.
	1 993,04 
	2 337,84 

	404-0119
	      125xe "Kирпич керамический полнотелый утолщенный, размером 250х120х88 мм, марка::125, 404-0119"
	1000 шт.
	2 090,14 
	2 451,73 

	404-0120
	      150xe "Kирпич керамический полнотелый утолщенный, размером 250х120х88 мм, марка::150, 404-0120"
	1000 шт.
	2 200,46 
	2 581,14 

	404-0133
	      175xe "Kирпич керамический полнотелый утолщенный, размером 250х120х88 мм, марка::175, 404-0133"
	1000 шт.
	2 233,88 
	2 620,34 

	404-0134
	      200xe "Kирпич керамический полнотелый утолщенный, размером 250х120х88 мм, марка::200, 404-0134"
	1000 шт.
	2 331,15 
	2 734,44 

	404-0135
	      250xe "Kирпич керамический полнотелый утолщенный, размером 250х120х88 мм, марка::250, 404-0135"
	1000 шт.
	2 366,91 
	2 776,39 

	404-0137
	      300xe "Kирпич керамический полнотелый утолщенный, размером 250х120х88 мм, марка::300, 404-0137"
	1000 шт.
	2 609,39 
	3 060,82 

	
	Kирпич керамический полнотелый с технологическими пустотами утолщенный, размером 250х120х88 мм, марка:

	404-0138
	      25xe "Kирпич керамический полнотелый с технологическими пустотами утолщенный, размером 250х120х88 мм, марка::25, 404-0138"
	1000 шт.
	1 579,81 
	1 853,12 

	404-0139
	      35xe "Kирпич керамический полнотелый с технологическими пустотами утолщенный, размером 250х120х88 мм, марка::35, 404-0139"
	1000 шт.
	1 659,59 
	1 946,70 

	404-0140
	      50xe "Kирпич керамический полнотелый с технологическими пустотами утолщенный, размером 250х120х88 мм, марка::50, 404-0140"
	1000 шт.
	1 739,52 
	2 040,46 

	404-0153
	      75xe "Kирпич керамический полнотелый с технологическими пустотами утолщенный, размером 250х120х88 мм, марка::75, 404-0153"
	1000 шт.
	1 937,19 
	2 272,33 

	404-0154
	      100xe "Kирпич керамический полнотелый с технологическими пустотами утолщенный, размером 250х120х88 мм, марка::100, 404-0154"
	1000 шт.
	1 995,30 
	2 340,49 

	404-0155
	      125xe "Kирпич керамический полнотелый с технологическими пустотами утолщенный, размером 250х120х88 мм, марка::125, 404-0155"
	1000 шт.
	2 087,91 
	2 449,12 

	404-0156
	      150xe "Kирпич керамический полнотелый с технологическими пустотами утолщенный, размером 250х120х88 мм, марка::150, 404-0156"
	1000 шт.
	2 200,46 
	2 581,14 

	404-0157
	      175xe "Kирпич керамический полнотелый с технологическими пустотами утолщенный, размером 250х120х88 мм, марка::175, 404-0157"
	1000 шт.
	2 233,88 
	2 620,34 

	404-0158
	      200xe "Kирпич керамический полнотелый с технологическими пустотами утолщенный, размером 250х120х88 мм, марка::200, 404-0158"
	1000 шт.
	2 331,15 
	2 734,44 

	404-0159
	      250xe "Kирпич керамический полнотелый с технологическими пустотами утолщенный, размером 250х120х88 мм, марка::250, 404-0159"
	1000 шт.
	2 366,91 
	2 776,39 

	404-0160
	      300xe "Kирпич керамический полнотелый с технологическими пустотами утолщенный, размером 250х120х88 мм, марка::300, 404-0160"
	1000 шт.
	2 450,98 
	2 875,00 

	
	Кирпич керамический эффективный, размером 250х120х65 мм, марка:

	404-0081
	      25xe "Кирпич керамический эффективный, размером 250х120х65 мм, марка::25, 404-0081"
	1000 шт.
	783,95 
	919,57 

	404-0082
	      35xe "Кирпич керамический эффективный, размером 250х120х65 мм, марка::35, 404-0082"
	1000 шт.
	841,97 
	987,64 

	404-0083
	      50xe "Кирпич керамический эффективный, размером 250х120х65 мм, марка::50, 404-0083"
	1000 шт.
	913,12 
	1 071,09 

	404-0084
	      75xe "Кирпич керамический эффективный, размером 250х120х65 мм, марка::75, 404-0084"
	1000 шт.
	1 074,51 
	1 260,40 

	404-0085
	      100xe "Кирпич керамический эффективный, размером 250х120х65 мм, марка::100, 404-0085"
	1000 шт.
	1 185,91 
	1 391,08 

	404-0086
	      125xe "Кирпич керамический эффективный, размером 250х120х65 мм, марка::125, 404-0086"
	1000 шт.
	1 259,47 
	1 477,36 

	404-0087
	      150xe "Кирпич керамический эффективный, размером 250х120х65 мм, марка::150, 404-0087"
	1000 шт.
	1 330,44 
	1 560,61 

	404-0088
	      175xe "Кирпич керамический эффективный, размером 250х120х65 мм, марка::175, 404-0088"
	1000 шт.
	1 381,97 
	1 621,06 

	404-0089
	      200xe "Кирпич керамический эффективный, размером 250х120х65 мм, марка::200, 404-0089"
	1000 шт.
	1 443,98 
	1 693,79 

	404-0090
	      250xe "Кирпич керамический эффективный, размером 250х120х65 мм, марка::250, 404-0090"
	1000 шт.
	1 519,69 
	1 782,59 

	404-0091
	      300xe "Кирпич керамический эффективный, размером 250х120х65 мм, марка::300, 404-0091"
	1000 шт.
	1 596,03 
	1 872,14 

	
	Кирпич керамический лицевой, размером 250х120х65 мм, марка:

	404-0121
	      25xe "Кирпич керамический лицевой, размером 250х120х65 мм, марка::25, 404-0121"
	1000 шт.
	895,10 
	1 049,96 

	404-0122
	      35xe "Кирпич керамический лицевой, размером 250х120х65 мм, марка::35, 404-0122"
	1000 шт.
	991,30 
	1 162,80 

	404-0123
	      50xe "Кирпич керамический лицевой, размером 250х120х65 мм, марка::50, 404-0123"
	1000 шт.
	1 069,44 
	1 254,46 

	404-0124
	      75xe "Кирпич керамический лицевой, размером 250х120х65 мм, марка::75, 404-0124"
	1000 шт.
	1 220,31 
	1 431,43 

	404-0125
	      100xe "Кирпич керамический лицевой, размером 250х120х65 мм, марка::100, 404-0125"
	1000 шт.
	1 382,45 
	1 621,62 

	404-0126
	      125xe "Кирпич керамический лицевой, размером 250х120х65 мм, марка::125, 404-0126"
	1000 шт.
	1 550,70 
	1 818,98 

	404-0127
	      150xe "Кирпич керамический лицевой, размером 250х120х65 мм, марка::150, 404-0127"
	1000 шт.
	1 624,83 
	1 905,92 

	404-0128
	      175xe "Кирпич керамический лицевой, размером 250х120х65 мм, марка::175, 404-0128"
	1000 шт.
	1 660,74 
	1 948,05 

	404-0129
	      200xe "Кирпич керамический лицевой, размером 250х120х65 мм, марка::200, 404-0129"
	1000 шт.
	1 714,60 
	2 011,23 

	404-0130
	      250xe "Кирпич керамический лицевой, размером 250х120х65 мм, марка::250, 404-0130"
	1000 шт.
	1 750,51 
	2 053,35 

	404-0131
	      300xe "Кирпич керамический лицевой, размером 250х120х65 мм, марка::300, 404-0131"
	1000 шт.
	1 804,37 
	2 116,53 

	404-0016
	Кирпич керамический лицевой профильный размером 250х120х65 ммxe "Кирпич керамический лицевой профильный размером 250х120х65 мм, 404-0016"
	1000 шт.
	1 300,60 
	1 525,60 

	404-0136
	Кирпич керамический утолщенный пустотелый лицевой, размером 250х120х88 мм, марка 125xe "Кирпич керамический утолщенный пустотелый лицевой, размером 250х120х88 мм, марка 125, 404-0136"
	1000 шт.
	1 495,57 
	1 754,31 

	Группа: Кирпич общего назначения

	404-9001
	Кирпичxe "Кирпич, 404-9001"
	1000 шт.
	- 
	- 

	
	Кирпич:

	404-9010
	      керамическийxe "Кирпич::керамический, 404-9010"
	1000 шт.
	- 
	- 

	404-9020
	      глиняный обыкновенныйxe "Кирпич::глиняный обыкновенный, 404-9020"
	1000 шт.
	- 
	- 

	404-9025
	      глиняный обыкновенный марки 100xe "Кирпич::глиняный обыкновенный марки 100, 404-9025"
	1000 шт.
	- 
	- 

	404-9029
	      керамический одинарныйxe "Кирпич::керамический одинарный, 404-9029"
	1000 шт.
	- 
	- 

	404-9032
	      керамический, силикатный или пустотелыйxe "Кирпич::керамический, силикатный или пустотелый, 404-9032"
	1000 шт.
	- 
	- 

	404-9034
	      керамический или силикатный лицевойxe "Кирпич::керамический или силикатный лицевой, 404-9034"
	1000 шт.
	- 
	- 

	404-9035
	      керамический лицевой профильныйxe "Кирпич::керамический лицевой профильный, 404-9035"
	1000 шт.
	- 
	- 

	404-9036
	      керамический или силикатныйxe "Кирпич::керамический или силикатный, 404-9036"
	1000 шт.
	- 
	- 

	404-9015
	      и камни керамические марки 100xe "Кирпич::и камни керамические марки 100, 404-9015"
	1000 шт.
	- 
	- 

	404-9017
	      и камни керамические марки 150xe "Кирпич::и камни керамические марки 150, 404-9017"
	1000 шт.
	- 
	- 

	404-9033
	Камни керамические или силикатные кладочныеxe "Камни керамические или силикатные кладочные, 404-9033"
	1000 шт.
	- 
	- 

	404-9080
	Камни керамические или силикатные лицевыеxe "Камни керамические или силикатные лицевые, 404-9080"
	1000 шт.
	- 
	- 

	404-0321
	Кирпич-половняк керамическийxe "Кирпич-половняк керамический, 404-0321"
	м3
	177,96 
	208,74 

	404-0322
	Кирпич-половняк силикатныйxe "Кирпич-половняк силикатный, 404-0322"
	м3
	82,11 
	98,83 

	404-9002
	Лом кирпича глиняного обыкновенногоxe "Лом кирпича глиняного обыкновенного, 404-9002"
	м3
	- 
	- 

	404-0017
	Лом кирпича глиняного обыкновенногоxe "Лом кирпича глиняного обыкновенного, 404-0017"
	м3
	359,21 
	395,71 

	404-0323
	Щебень кирпичный керамическийxe "Щебень кирпичный керамический, 404-0323"
	м3
	172,47 
	190,00 

	Группа: Кирпич силикатный

	
	Кирпич силикатный лицевой неокрашенный одинарный, размером 250х120х65 мм, марка:

	404-0241
	      75xe "Кирпич силикатный лицевой неокрашенный одинарный, размером 250х120х65 мм, марка::75, 404-0241"
	1000 шт.
	467,46 
	562,63 

	404-0242
	      100xe "Кирпич силикатный лицевой неокрашенный одинарный, размером 250х120х65 мм, марка::100, 404-0242"
	1000 шт.
	575,19 
	692,29 

	404-0243
	      125xe "Кирпич силикатный лицевой неокрашенный одинарный, размером 250х120х65 мм, марка::125, 404-0243"
	1000 шт.
	660,42 
	794,89 

	404-0244
	      150xe "Кирпич силикатный лицевой неокрашенный одинарный, размером 250х120х65 мм, марка::150, 404-0244"
	1000 шт.
	689,27 
	829,61 

	404-0245
	      200xe "Кирпич силикатный лицевой неокрашенный одинарный, размером 250х120х65 мм, марка::200, 404-0245"
	1000 шт.
	760,61 
	915,47 

	404-0246
	      250xe "Кирпич силикатный лицевой неокрашенный одинарный, размером 250х120х65 мм, марка::250, 404-0246"
	1000 шт.
	806,59 
	970,82 

	404-0247
	      300xe "Кирпич силикатный лицевой неокрашенный одинарный, размером 250х120х65 мм, марка::300, 404-0247"
	1000 шт.
	869,48 
	1 046,51 

	
	Кирпич силикатный лицевой пустотелый утолщенный, размер 250х120х88 мм, марка:

	404-0266
	      150xe "Кирпич силикатный лицевой пустотелый утолщенный, размер 250х120х88 мм, марка::150, 404-0266"
	1000 шт.
	1 839,33 
	2 213,82 

	
	Кирпич силикатный полнотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка:

	404-0161
	      75xe "Кирпич силикатный полнотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка::75, 404-0161"
	1000 шт.
	418,46 
	503,66 

	404-0162
	      100xe "Кирпич силикатный полнотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка::100, 404-0162"
	1000 шт.
	530,53 
	638,55 

	404-0163
	      125xe "Кирпич силикатный полнотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка::125, 404-0163"
	1000 шт.
	581,46 
	699,84 

	404-0164
	      150xe "Кирпич силикатный полнотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка::150, 404-0164"
	1000 шт.
	604,64 
	727,75 

	404-0165
	      200xe "Кирпич силикатный полнотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка::200, 404-0165"
	1000 шт.
	661,72 
	796,45 

	404-0166
	      250xe "Кирпич силикатный полнотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка::250, 404-0166"
	1000 шт.
	717,12 
	863,12 

	404-0167
	      300xe "Кирпич силикатный полнотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка::300, 404-0167"
	1000 шт.
	772,64 
	929,95 

	
	Кирпич силикатный полнотелый утолщенный, размером 250х120х88 мм, марка:

	404-0032
	      75xe "Кирпич силикатный полнотелый утолщенный, размером 250х120х88 мм, марка::75, 404-0032"
	1000 шт.
	889,65 
	1 043,56 

	404-0033
	      100xe "Кирпич силикатный полнотелый утолщенный, размером 250х120х88 мм, марка::100, 404-0033"
	1000 шт.
	1 075,75 
	1 261,85 

	404-0034
	      125xe "Кирпич силикатный полнотелый утолщенный, размером 250х120х88 мм, марка::125, 404-0034"
	1000 шт.
	1 168,81 
	1 371,01 

	404-0037
	      150xe "Кирпич силикатный полнотелый утолщенный, размером 250х120х88 мм, марка::150, 404-0037"
	1000 шт.
	1 229,79 
	1 480,17 

	404-0036
	      200xe "Кирпич силикатный полнотелый утолщенный, размером 250х120х88 мм, марка::200, 404-0036"
	1000 шт.
	1 378,22 
	1 616,65 

	404-0038
	      250xe "Кирпич силикатный полнотелый утолщенный, размером 250х120х88 мм, марка::250, 404-0038"
	1000 шт.
	1 447,99 
	1 698,49 

	404-0039
	      300xe "Кирпич силикатный полнотелый утолщенный, размером 250х120х88 мм, марка::300, 404-0039"
	1000 шт.
	1 541,00 
	1 807,59 

	
	Кирпич силикатный пустотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка:

	404-0181
	      75xe "Кирпич силикатный пустотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка::75, 404-0181"
	1000 шт.
	423,66 
	509,92 

	404-0182
	      100xe "Кирпич силикатный пустотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка::100, 404-0182"
	1000 шт.
	523,81 
	630,46 

	404-0183
	      125xe "Кирпич силикатный пустотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка::125, 404-0183"
	1000 шт.
	590,84 
	711,13 

	404-0184
	      150xe "Кирпич силикатный пустотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка::150, 404-0184"
	1000 шт.
	651,92 
	784,66 

	404-0185
	      200xe "Кирпич силикатный пустотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка::200, 404-0185"
	1000 шт.
	719,27 
	865,71 

	404-0186
	      250xe "Кирпич силикатный пустотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка::250, 404-0186"
	1000 шт.
	766,70 
	922,80 

	404-0187
	      300xe "Кирпич силикатный пустотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка::300, 404-0187"
	1000 шт.
	832,20 
	1 001,64 

	
	Кирпич силикатный пустотелый утолщенный, размером 250х120х88 мм, марка:

	404-0074
	      75xe "Кирпич силикатный пустотелый утолщенный, размером 250х120х88 мм, марка::75, 404-0074"
	1000 шт.
	1 053,04 
	1 235,22 

	404-0075
	      100xe "Кирпич силикатный пустотелый утолщенный, размером 250х120х88 мм, марка::100, 404-0075"
	1000 шт.
	1 283,65 
	1 505,72 

	404-0076
	      125xe "Кирпич силикатный пустотелый утолщенный, размером 250х120х88 мм, марка::125, 404-0076"
	1000 шт.
	1 398,95 
	1 640,97 

	404-0077
	      150xe "Кирпич силикатный пустотелый утолщенный, размером 250х120х88 мм, марка::150, 404-0077"
	1000 шт.
	1 475,75 
	1 776,22 

	404-0078
	      200xe "Кирпич силикатный пустотелый утолщенный, размером 250х120х88 мм, марка::200, 404-0078"
	1000 шт.
	1 658,45 
	1 945,36 

	404-0079
	      250xe "Кирпич силикатный пустотелый утолщенный, размером 250х120х88 мм, марка::250, 404-0079"
	1000 шт.
	1 744,95 
	2 046,82 

	404-0080
	      300xe "Кирпич силикатный пустотелый утолщенный, размером 250х120х88 мм, марка::300, 404-0080"
	1000 шт.
	1 860,25 
	2 182,08 

	
	Кирпич силикатный условно эффективный одинарный, размером 250х120х65 мм, марка:

	404-0221
	      75xe "Кирпич силикатный условно эффективный одинарный, размером 250х120х65 мм, марка::75, 404-0221"
	1000 шт.
	439,35 
	528,80 

	404-0222
	      100xe "Кирпич силикатный условно эффективный одинарный, размером 250х120х65 мм, марка::100, 404-0222"
	1000 шт.
	545,75 
	656,87 

	404-0223
	      125xe "Кирпич силикатный условно эффективный одинарный, размером 250х120х65 мм, марка::125, 404-0223"
	1000 шт.
	600,50 
	722,76 

	404-0224
	      150xe "Кирпич силикатный условно эффективный одинарный, размером 250х120х65 мм, марка::150, 404-0224"
	1000 шт.
	653,48 
	786,53 

	404-0225
	      200xe "Кирпич силикатный условно эффективный одинарный, размером 250х120х65 мм, марка::200, 404-0225"
	1000 шт.
	720,93 
	867,71 

	404-0226
	      250xe "Кирпич силикатный условно эффективный одинарный, размером 250х120х65 мм, марка::250, 404-0226"
	1000 шт.
	764,32 
	919,94 

	404-0227
	      300xe "Кирпич силикатный условно эффективный одинарный, размером 250х120х65 мм, марка::300, 404-0227"
	1000 шт.
	823,89 
	991,63 

	
	Кирпич силикатный эффективный одинарный, размером 250х120х65 мм, марка:

	404-0201
	      75xe "Кирпич силикатный эффективный одинарный, размером 250х120х65 мм, марка::75, 404-0201"
	1000 шт.
	481,77 
	579,86 

	404-0202
	      100xe "Кирпич силикатный эффективный одинарный, размером 250х120х65 мм, марка::100, 404-0202"
	1000 шт.
	593,44 
	714,27 

	404-0203
	      125xe "Кирпич силикатный эффективный одинарный, размером 250х120х65 мм, марка::125, 404-0203"
	1000 шт.
	653,22 
	786,22 

	404-0204
	      150xe "Кирпич силикатный эффективный одинарный, размером 250х120х65 мм, марка::150, 404-0204"
	1000 шт.
	711,60 
	856,48 

	404-0205
	      200xe "Кирпич силикатный эффективный одинарный, размером 250х120х65 мм, марка::200, 404-0205"
	1000 шт.
	785,33 
	945,22 

	404-0206
	      250xe "Кирпич силикатный эффективный одинарный, размером 250х120х65 мм, марка::250, 404-0206"
	1000 шт.
	832,84 
	1 002,41 

	404-0207
	      300xe "Кирпич силикатный эффективный одинарный, размером 250х120х65 мм, марка::300, 404-0207"
	1000 шт.
	897,88 
	1 080,69 

	Группа: Кирпич специальный

	
	Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250х120х65 мм, марка:

	404-0271
	      25xe "Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250х120х65 мм, марка::25, 404-0271"
	1000 шт.
	1 391,43 
	1 632,14 

	404-0272
	      35xe "Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250х120х65 мм, марка::35, 404-0272"
	1000 шт.
	1 445,30 
	1 695,34 

	404-0273
	      50xe "Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250х120х65 мм, марка::50, 404-0273"
	1000 шт.
	1 535,06 
	1 800,63 

	404-0274
	      75xe "Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250х120х65 мм, марка::75, 404-0274"
	1000 шт.
	1 651,77 
	1 937,53 

	404-0275
	      100xe "Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250х120х65 мм, марка::100, 404-0275"
	1000 шт.
	1 747,72 
	2 050,08 

	404-0276
	      125xe "Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250х120х65 мм, марка::125, 404-0276"
	1000 шт.
	1 747,72 
	2 050,08 

	404-0277
	      150xe "Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250х120х65 мм, марка::150, 404-0277"
	1000 шт.
	1 768,47 
	2 074,41 

	404-0278
	      175xe "Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250х120х65 мм, марка::175, 404-0278"
	1000 шт.
	1 822,33 
	2 137,59 

	404-0279
	      200xe "Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250х120х65 мм, марка::200, 404-0279"
	1000 шт.
	1 840,28 
	2 158,65 

	404-0280
	      250xe "Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250х120х65 мм, марка::250, 404-0280"
	1000 шт.
	1 840,28 
	2 158,65 

	404-0281
	      300xe "Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250х120х65 мм, марка::300, 404-0281"
	1000 шт.
	1 578,82 
	1 851,95 

	
	Кирпич клинкерный, размером 250х120х65 мм, марка:

	404-0261
	      200xe "Кирпич клинкерный, размером 250х120х65 мм, марка::200, 404-0261"
	1000 шт.
	1 635,79 
	1 918,78 

	404-0262
	      300xe "Кирпич клинкерный, размером 250х120х65 мм, марка::300, 404-0262"
	1000 шт.
	1 782,30 
	2 090,64 

	
	Кирпич строительный для футеровки тепловых агрегатов с температурой до 1000 гр. С, размером 250х120х65 мм, марка:

	404-0291
	      25xe "Кирпич строительный для футеровки тепловых агрегатов с температурой до 1000 гр. С, размером 250х120х65 мм, марка::25, 404-0291"
	1000 шт.
	1 073,83 
	1 259,60 

	404-0292
	      35xe "Кирпич строительный для футеровки тепловых агрегатов с температурой до 1000 гр. С, размером 250х120х65 мм, марка::35, 404-0292"
	1000 шт.
	1 143,49 
	1 341,31 

	404-0293
	      50xe "Кирпич строительный для футеровки тепловых агрегатов с температурой до 1000 гр. С, размером 250х120х65 мм, марка::50, 404-0293"
	1000 шт.
	1 213,16 
	1 423,03 

	404-0294
	      75xe "Кирпич строительный для футеровки тепловых агрегатов с температурой до 1000 гр. С, размером 250х120х65 мм, марка::75, 404-0294"
	1000 шт.
	1 422,14 
	1 668,17 

	404-0295
	      100xe "Кирпич строительный для футеровки тепловых агрегатов с температурой до 1000 гр. С, размером 250х120х65 мм, марка::100, 404-0295"
	1000 шт.
	1 500,96 
	1 760,62 

	404-0296
	      125xe "Кирпич строительный для футеровки тепловых агрегатов с температурой до 1000 гр. С, размером 250х120х65 мм, марка::125, 404-0296"
	1000 шт.
	1 579,77 
	1 853,07 

	404-0297
	      150xe "Кирпич строительный для футеровки тепловых агрегатов с температурой до 1000 гр. С, размером 250х120х65 мм, марка::150, 404-0297"
	1000 шт.
	1 645,48 
	1 930,15 

	404-0298
	      175xe "Кирпич строительный для футеровки тепловых агрегатов с температурой до 1000 гр. С, размером 250х120х65 мм, марка::175, 404-0298"
	1000 шт.
	1 726,28 
	2 024,92 

	404-0299
	      200xe "Кирпич строительный для футеровки тепловых агрегатов с температурой до 1000 гр. С, размером 250х120х65 мм, марка::200, 404-0299"
	1000 шт.
	1 807,16 
	2 119,79 

	404-0300
	      250xe "Кирпич строительный для футеровки тепловых агрегатов с температурой до 1000 гр. С, размером 250х120х65 мм, марка::250, 404-0300"
	1000 шт.
	1 888,04 
	2 214,68 

	404-0301
	      300xe "Кирпич строительный для футеровки тепловых агрегатов с температурой до 1000 гр. С, размером 250х120х65 мм, марка::300, 404-0301"
	1000 шт.
	1 968,83 
	2 309,43 

	Подраздел: Камни, черепица

	Группа: Камни керамические

	404-9090
	Камни керамические лицевые профильныеxe "Камни керамические лицевые профильные, 404-9090"
	1000 шт.
	- 
	- 

	
	Камни керамические лицевые, размером 250х120х138 мм, марка:

	404-0141
	      25xe "Камни керамические лицевые, размером 250х120х138 мм, марка::25, 404-0141"
	1000 шт.
	1 538,27 
	1 804,39 

	404-0142
	      35xe "Камни керамические лицевые, размером 250х120х138 мм, марка::35, 404-0142"
	1000 шт.
	1 685,97 
	1 977,65 

	404-0143
	      50xe "Камни керамические лицевые, размером 250х120х138 мм, марка::50, 404-0143"
	1000 шт.
	1 837,90 
	2 155,86 

	404-0144
	      75xe "Камни керамические лицевые, размером 250х120х138 мм, марка::75, 404-0144"
	1000 шт.
	2 067,02 
	2 424,61 

	404-0145
	      100xe "Камни керамические лицевые, размером 250х120х138 мм, марка::100, 404-0145"
	1000 шт.
	2 211,19 
	2 593,73 

	404-0146
	      125xe "Камни керамические лицевые, размером 250х120х138 мм, марка::125, 404-0146"
	1000 шт.
	2 378,90 
	2 790,45 

	404-0147
	      150xe "Камни керамические лицевые, размером 250х120х138 мм, марка::150, 404-0147"
	1000 шт.
	2 438,23 
	2 860,04 

	404-0148
	      175xe "Камни керамические лицевые, размером 250х120х138 мм, марка::175, 404-0148"
	1000 шт.
	2 646,02 
	3 103,78 

	404-0149
	      200xe "Камни керамические лицевые, размером 250х120х138 мм, марка::200, 404-0149"
	1000 шт.
	2 700,19 
	3 167,32 

	404-0150
	      250xe "Камни керамические лицевые, размером 250х120х138 мм, марка::250, 404-0150"
	1000 шт.
	2 851,97 
	3 345,37 

	404-0151
	      300xe "Камни керамические лицевые, размером 250х120х138 мм, марка::300, 404-0151"
	1000 шт.
	3 133,45 
	3 675,54 

	404-0020
	Камни керамические лицевые, размером 250х120х140 мм профильные, естественного цветаxe "Камни керамические лицевые, размером 250х120х140 мм профильные, естественного цвета, 404-0020"
	1000 шт.
	3 395,89 
	3 983,38 

	
	Камни керамические одинарные, размером 250х120х138 мм, марка:

	404-0021
	      25xe "Камни керамические одинарные, размером 250х120х138 мм, марка::25, 404-0021"
	1000 шт.
	1 133,71 
	1 329,85 

	404-0022
	      35xe "Камни керамические одинарные, размером 250х120х138 мм, марка::35, 404-0022"
	1000 шт.
	1 218,16 
	1 428,90 

	404-0023
	      50xe "Камни керамические одинарные, размером 250х120х138 мм, марка::50, 404-0023"
	1000 шт.
	1 330,48 
	1 560,65 

	404-0024
	      75xe "Камни керамические одинарные, размером 250х120х138 мм, марка::75, 404-0024"
	1000 шт.
	1 453,53 
	1 704,99 

	404-0025
	      100xe "Камни керамические одинарные, размером 250х120х138 мм, марка::100, 404-0025"
	1000 шт.
	1 678,70 
	1 969,12 

	404-0026
	      125xe "Камни керамические одинарные, размером 250х120х138 мм, марка::125, 404-0026"
	1000 шт.
	1 806,41 
	2 118,92 

	404-0027
	      150xe "Камни керамические одинарные, размером 250х120х138 мм, марка::150, 404-0027"
	1000 шт.
	1 889,80 
	2 216,74 

	404-0028
	      175xe "Камни керамические одинарные, размером 250х120х138 мм, марка::175, 404-0028"
	1000 шт.
	2 036,56 
	2 388,88 

	404-0029
	      200xe "Камни керамические одинарные, размером 250х120х138 мм, марка::200, 404-0029"
	1000 шт.
	2 085,77 
	2 446,61 

	404-0030
	      250xe "Камни керамические одинарные, размером 250х120х138 мм, марка::250, 404-0030"
	1000 шт.
	2 203,36 
	2 584,54 

	404-0031
	      300xe "Камни керамические одинарные, размером 250х120х138 мм, марка::300, 404-0031"
	1000 шт.
	2 409,47 
	2 826,31 

	
	Камни керамические пустотелые одинарные, размером 250х120х138 мм, марка:

	404-0061
	      25xe "Камни керамические пустотелые одинарные, размером 250х120х138 мм, марка::25, 404-0061"
	1000 шт.
	1 234,48 
	1 448,04 

	404-0062
	      35xe "Камни керамические пустотелые одинарные, размером 250х120х138 мм, марка::35, 404-0062"
	1000 шт.
	1 339,61 
	1 571,36 

	404-0063
	      50xe "Камни керамические пустотелые одинарные, размером 250х120х138 мм, марка::50, 404-0063"
	1000 шт.
	1 453,69 
	1 705,17 

	404-0064
	      75xe "Камни керамические пустотелые одинарные, размером 250х120х138 мм, марка::75, 404-0064"
	1000 шт.
	1 631,23 
	1 913,43 

	404-0065
	      100xe "Камни керамические пустотелые одинарные, размером 250х120х138 мм, марка::100, 404-0065"
	1000 шт.
	1 787,63 
	2 096,89 

	404-0066
	      125xe "Камни керамические пустотелые одинарные, размером 250х120х138 мм, марка::125, 404-0066"
	1000 шт.
	1 939,97 
	2 275,59 

	404-0067
	      150xe "Камни керамические пустотелые одинарные, размером 250х120х138 мм, марка::150, 404-0067"
	1000 шт.
	2 085,50 
	2 446,30 

	404-0068
	      175xe "Камни керамические пустотелые одинарные, размером 250х120х138 мм, марка::175, 404-0068"
	1000 шт.
	2 174,70 
	2 550,93 

	404-0069
	      200xe "Камни керамические пустотелые одинарные, размером 250х120х138 мм, марка::200, 404-0069"
	1000 шт.
	2 266,26 
	2 658,32 

	404-0070
	      250xe "Камни керамические пустотелые одинарные, размером 250х120х138 мм, марка::250, 404-0070"
	1000 шт.
	2 416,60 
	2 834,67 

	404-0071
	      300xe "Камни керамические пустотелые одинарные, размером 250х120х138 мм, марка::300, 404-0071"
	1000 шт.
	2 569,98 
	3 014,59 

	
	Камни керамические эффективные, размером 250х120х138 мм, марка:

	404-0101
	      25xe "Камни керамические эффективные, размером 250х120х138 мм, марка::25, 404-0101"
	1000 шт.
	1 239,99 
	1 454,51 

	404-0102
	      35xe "Камни керамические эффективные, размером 250х120х138 мм, марка::35, 404-0102"
	1000 шт.
	1 336,90 
	1 568,19 

	404-0103
	      50xe "Камни керамические эффективные, размером 250х120х138 мм, марка::50, 404-0103"
	1000 шт.
	1 462,07 
	1 715,01 

	404-0104
	      75xe "Камни керамические эффективные, размером 250х120х138 мм, марка::75, 404-0104"
	1000 шт.
	1 640,03 
	1 923,75 

	404-0105
	      100xe "Камни керамические эффективные, размером 250х120х138 мм, марка::100, 404-0105"
	1000 шт.
	1 928,76 
	2 262,43 

	404-0106
	      125xe "Камни керамические эффективные, размером 250х120х138 мм, марка::125, 404-0106"
	1000 шт.
	2 055,69 
	2 411,32 

	404-0107
	      150xe "Камни керамические эффективные, размером 250х120х138 мм, марка::150, 404-0107"
	1000 шт.
	2 183,48 
	2 561,22 

	404-0108
	      175xe "Камни керамические эффективные, размером 250х120х138 мм, марка::175, 404-0108"
	1000 шт.
	2 260,76 
	2 651,87 

	404-0109
	      200xe "Камни керамические эффективные, размером 250х120х138 мм, марка::200, 404-0109"
	1000 шт.
	2 360,50 
	2 768,87 

	404-0110
	      250xe "Камни керамические эффективные, размером 250х120х138 мм, марка::250, 404-0110"
	1000 шт.
	2 491,98 
	2 923,10 

	404-0111
	      300xe "Камни керамические эффективные, размером 250х120х138 мм, марка::300, 404-0111"
	1000 шт.
	2 703,65 
	3 171,38 

	Группа: Камни силикатные

	
	Камни силикатные лицевые неокрашенные одинарные, размером 250х120х138 мм, марка:

	404-0251
	      75xe "Камни силикатные лицевые неокрашенные одинарные, размером 250х120х138 мм, марка::75, 404-0251"
	1000 шт.
	605,02 
	728,20 

	404-0252
	      100xe "Камни силикатные лицевые неокрашенные одинарные, размером 250х120х138 мм, марка::100, 404-0252"
	1000 шт.
	851,24 
	1 024,55 

	404-0253
	      125xe "Камни силикатные лицевые неокрашенные одинарные, размером 250х120х138 мм, марка::125, 404-0253"
	1000 шт.
	938,19 
	1 129,20 

	404-0254
	      150xe "Камни силикатные лицевые неокрашенные одинарные, размером 250х120х138 мм, марка::150, 404-0254"
	1000 шт.
	1 015,31 
	1 222,03 

	404-0255
	      200xe "Камни силикатные лицевые неокрашенные одинарные, размером 250х120х138 мм, марка::200, 404-0255"
	1000 шт.
	1 117,63 
	1 345,18 

	404-0256
	      250xe "Камни силикатные лицевые неокрашенные одинарные, размером 250х120х138 мм, марка::250, 404-0256"
	1000 шт.
	1 183,40 
	1 424,34 

	404-0257
	      300xe "Камни силикатные лицевые неокрашенные одинарные, размером 250х120х138 мм, марка::300, 404-0257"
	1000 шт.
	1 173,99 
	1 413,02 

	
	Камни силикатные полнотелые одинарные, размером 250х120х138 мм, марка:

	404-0171
	      75xe "Камни силикатные полнотелые одинарные, размером 250х120х138 мм, марка::75, 404-0171"
	1000 шт.
	674,37 
	811,68 

	404-0172
	      100xe "Камни силикатные полнотелые одинарные, размером 250х120х138 мм, марка::100, 404-0172"
	1000 шт.
	781,21 
	940,27 

	404-0173
	      125xe "Камни силикатные полнотелые одинарные, размером 250х120х138 мм, марка::125, 404-0173"
	1000 шт.
	888,82 
	1 069,79 

	404-0174
	      150xe "Камни силикатные полнотелые одинарные, размером 250х120х138 мм, марка::150, 404-0174"
	1000 шт.
	960,40 
	1 155,94 

	404-0175
	      200xe "Камни силикатные полнотелые одинарные, размером 250х120х138 мм, марка::200, 404-0175"
	1000 шт.
	1 057,15 
	1 272,39 

	404-0176
	      250xe "Камни силикатные полнотелые одинарные, размером 250х120х138 мм, марка::250, 404-0176"
	1000 шт.
	1 121,19 
	1 349,46 

	404-0177
	      300xe "Камни силикатные полнотелые одинарные, размером 250х120х138 мм, марка::300, 404-0177"
	1000 шт.
	1 054,55 
	1 269,26 

	
	Камни силикатные пустотелые одинарные, размером 250х120х138 мм, марка:

	404-0191
	      75xe "Камни силикатные пустотелые одинарные, размером 250х120х138 мм, марка::75, 404-0191"
	1000 шт.
	577,73 
	695,35 

	404-0192
	      100xe "Камни силикатные пустотелые одинарные, размером 250х120х138 мм, марка::100, 404-0192"
	1000 шт.
	691,02 
	831,71 

	404-0193
	      125xe "Камни силикатные пустотелые одинарные, размером 250х120х138 мм, марка::125, 404-0193"
	1000 шт.
	790,81 
	951,82 

	404-0194
	      150xe "Камни силикатные пустотелые одинарные, размером 250х120х138 мм, марка::150, 404-0194"
	1000 шт.
	870,84 
	1 048,14 

	404-0195
	      200xe "Камни силикатные пустотелые одинарные, размером 250х120х138 мм, марка::200, 404-0195"
	1000 шт.
	956,99 
	1 151,84 

	404-0196
	      250xe "Камни силикатные пустотелые одинарные, размером 250х120х138 мм, марка::250, 404-0196"
	1000 шт.
	1 025,75 
	1 234,60 

	404-0197
	      300xe "Камни силикатные пустотелые одинарные, размером 250х120х138 мм, марка::300, 404-0197"
	1000 шт.
	1 118,69 
	1 346,45 

	
	Камни силикатные условно эффективные одинарные, размером 250х120х138 мм, марка:

	404-0231
	      75xe "Камни силикатные условно эффективные одинарные, размером 250х120х138 мм, марка::75, 404-0231"
	1000 шт.
	707,79 
	851,89 

	404-0232
	      100xe "Камни силикатные условно эффективные одинарные, размером 250х120х138 мм, марка::100, 404-0232"
	1000 шт.
	855,73 
	1 029,96 

	404-0233
	      125xe "Камни силикатные условно эффективные одинарные, размером 250х120х138 мм, марка::125, 404-0233"
	1000 шт.
	941,25 
	1 132,89 

	404-0234
	      150xe "Камни силикатные условно эффективные одинарные, размером 250х120х138 мм, марка::150, 404-0234"
	1000 шт.
	1 017,98 
	1 225,24 

	404-0235
	      200xe "Камни силикатные условно эффективные одинарные, размером 250х120х138 мм, марка::200, 404-0235"
	1000 шт.
	1 120,30 
	1 348,39 

	404-0236
	      250xe "Камни силикатные условно эффективные одинарные, размером 250х120х138 мм, марка::250, 404-0236"
	1000 шт.
	1 189,38 
	1 431,54 

	404-0237
	      300xe "Камни силикатные условно эффективные одинарные, размером 250х120х138 мм, марка::300, 404-0237"
	1000 шт.
	1 116,30 
	1 343,57 

	
	Камни силикатные эффективные одинарные, размером 250х120х138 мм, марка:

	404-0211
	      75xe "Камни силикатные эффективные одинарные, размером 250х120х138 мм, марка::75, 404-0211"
	1000 шт.
	765,78 
	921,69 

	404-0212
	      100xe "Камни силикатные эффективные одинарные, размером 250х120х138 мм, марка::100, 404-0212"
	1000 шт.
	923,47 
	1 111,48 

	404-0213
	      125xe "Камни силикатные эффективные одинарные, размером 250х120х138 мм, марка::125, 404-0213"
	1000 шт.
	1 016,25 
	1 223,16 

	404-0214
	      150xe "Камни силикатные эффективные одинарные, размером 250х120х138 мм, марка::150, 404-0214"
	1000 шт.
	1 100,50 
	1 324,56 

	404-0215
	      200xe "Камни силикатные эффективные одинарные, размером 250х120х138 мм, марка::200, 404-0215"
	1000 шт.
	1 211,65 
	1 458,35 

	404-0216
	      250xe "Камни силикатные эффективные одинарные, размером 250х120х138 мм, марка::250, 404-0216"
	1000 шт.
	1 286,94 
	1 548,96 

	404-0217
	      300xe "Камни силикатные эффективные одинарные, размером 250х120х138 мм, марка::300, 404-0217"
	1000 шт.
	1 201,01 
	1 445,53 

	Группа: Черепица

	404-9095
	Черепицаxe "Черепица, 404-9095"
	1000 шт.
	- 
	- 

	
	Черепица глиняная:

	404-0316
	      коньковая размером 405х238х107 ммxe "Черепица глиняная::коньковая размером 405х238х107 мм, 404-0316"
	1000 шт.
	3 426,10 
	3 913,97 

	404-0315
	      обоженная коньковая размером 365х200 ммxe "Черепица глиняная::обоженная коньковая размером 365х200 мм, 404-0315"
	1000 шт.
	3 326,33 
	3 800,00 

	404-0311
	      пазовая ленточная размером 400х220 ммxe "Черепица глиняная::пазовая ленточная размером 400х220 мм, 404-0311"
	1000 шт.
	3 897,87 
	4 452,92 

	404-0312
	      пазовая ленточная размером 400х200 ммxe "Черепица глиняная::пазовая ленточная размером 400х200 мм, 404-0312"
	1000 шт.
	4 016,21 
	4 588,12 

	404-0313
	      пазовая ленточная размером 400х165 ммxe "Черепица глиняная::пазовая ленточная размером 400х165 мм, 404-0313"
	1000 шт.
	3 315,70 
	3 787,85 

	404-0314
	      плоская ленточная размером 365х155 ммxe "Черепица глиняная::плоская ленточная размером 365х155 мм, 404-0314"
	1000 шт.
	2 306,47 
	2 634,92 

	404-0317
	      пазовая ленточная размером 420х330х12 ммxe "Черепица глиняная::пазовая ленточная размером 420х330х12 мм, 404-0317"
	1000 шт.
	2 306,46 
	2 634,90 

	404-9096
	Черепица рядоваяxe "Черепица рядовая, 404-9096"
	1000 шт.
	- 
	- 

	404-9097
	Черепица коньковаяxe "Черепица коньковая, 404-9097"
	1000 шт.
	- 
	- 

	Раздел 4.05. Известь и гипсовые вяжущие

	Группа: Гипсосодержащие вяжущие

	
	Гипсовые вяжущие, марка:

	405-0051
	      Г2xe "Гипсовые вяжущие, марка::Г2, 405-0051"
	т
	558,45 
	626,59 

	405-0219
	      Г3xe "Гипсовые вяжущие, марка::Г3, 405-0219"
	т
	828,52 
	929,60 

	405-0052
	      Г4xe "Гипсовые вяжущие, марка::Г4, 405-0052"
	т
	830,58 
	931,91 

	405-0053
	      Г5xe "Гипсовые вяжущие, марка::Г5, 405-0053"
	т
	835,13 
	937,01 

	405-0054
	      Г6xe "Гипсовые вяжущие, марка::Г6, 405-0054"
	т
	1 050,46 
	1 178,62 

	405-0055
	      Г7xe "Гипсовые вяжущие, марка::Г7, 405-0055"
	т
	1 821,60 
	2 043,84 

	405-0058
	      Г16xe "Гипсовые вяжущие, марка::Г16, 405-0058"
	т
	1 703,95 
	1 911,84 

	405-0059
	      Г19xe "Гипсовые вяжущие, марка::Г19, 405-0059"
	т
	1 798,79 
	2 018,24 

	405-0060
	      Г22xe "Гипсовые вяжущие, марка::Г22, 405-0060"
	т
	1 894,12 
	2 125,20 

	405-0061
	      Г25xe "Гипсовые вяжущие, марка::Г25, 405-0061"
	т
	1 988,45 
	2 231,05 

	
	Гипсоцементно-пуццолановое вяжущее, марка:

	405-0211
	      100xe "Гипсоцементно-пуццолановое вяжущее, марка::100, 405-0211"
	т
	769,23 
	863,07 

	405-0212
	      150xe "Гипсоцементно-пуццолановое вяжущее, марка::150, 405-0212"
	т
	922,25 
	1 034,77 

	405-0213
	      200xe "Гипсоцементно-пуццолановое вяжущее, марка::200, 405-0213"
	т
	1 075,38 
	1 206,58 

	405-0214
	      250xe "Гипсоцементно-пуццолановое вяжущее, марка::250, 405-0214"
	т
	1 231,70 
	1 381,97 

	405-0215
	      300xe "Гипсоцементно-пуццолановое вяжущее, марка::300, 405-0215"
	т
	1 385,03 
	1 554,00 

	Группа: Известь

	405-9010
	Известьxe "Известь, 405-9010"
	т
	- 
	- 

	405-0033
	Известь для производства силикатного кирпичаxe "Известь для производства силикатного кирпича, 405-0033"
	т
	556,57 
	624,47 

	
	Известь комовая технологическая,:

	405-0004
	      сорт Ixe "Известь комовая технологическая,::сорт I, 405-0004"
	т
	556,90 
	624,84 

	405-0005
	      сорт IIxe "Известь комовая технологическая,::сорт II, 405-0005"
	т
	493,00 
	553,15 

	405-0006
	      сорт IIIxe "Известь комовая технологическая,::сорт III, 405-0006"
	т
	446,76 
	501,27 

	405-0041
	      марка Аxe "Известь комовая технологическая,::марка А, 405-0041"
	т
	754,14 
	846,14 

	405-0042
	      марка Бxe "Известь комовая технологическая,::марка Б, 405-0042"
	т
	742,95 
	833,60 

	405-0043
	      марка Вxe "Известь комовая технологическая,::марка В, 405-0043"
	т
	646,17 
	725,01 

	405-0007
	Известь кусковая полировальнаяxe "Известь кусковая полировальная, 405-0007"
	т
	1 631,13 
	1 830,12 

	
	Известь строительная:

	405-0002
	      воздушная гидратная (гашеная) без добавок, сорт Ixe "Известь строительная::воздушная гидратная (гашеная) без добавок, сорт I, 405-0002"
	т
	1 532,63 
	1 719,61 

	405-0003
	      воздушная гидратная (гашеная) без добавок, сорт IIxe "Известь строительная::воздушная гидратная (гашеная) без добавок, сорт II, 405-0003"
	т
	1 219,47 
	1 368,25 

	405-0001
	      гидравлическая порошкообразнаяxe "Известь строительная::гидравлическая порошкообразная, 405-0001"
	т
	1 014,78 
	1 138,59 

	405-0253
	      негашеная комовая, сорт Ixe "Известь строительная::негашеная комовая, сорт I, 405-0253"
	т
	718,00 
	805,60 

	405-0256
	      негашеная комовая, сорт Ixe "Известь строительная::негашеная комовая, сорт I, 405-0256"
	кг
	0,71 
	0,80 

	405-0254
	      негашеная хлорная, марки Аxe "Известь строительная::негашеная хлорная, марки А, 405-0254"
	т
	1 913,55 
	2 147,01 

	405-1601
	      негашеная хлорная, марки Аxe "Известь строительная::негашеная хлорная, марки А, 405-1601"
	кг
	1,92 
	2,15 

	405-0255
	      негашеная хлорная, марки Бxe "Известь строительная::негашеная хлорная, марки Б, 405-0255"
	т
	2 191,02 
	2 458,32 

	405-0031
	Известь технологическая негашеная марка Аxe "Известь технологическая негашеная марка А, 405-0031"
	т
	2 333,34 
	2 618,00 

	405-0032
	Известь технологическая негашеная марка Бxe "Известь технологическая негашеная марка Б, 405-0032"
	т
	1 195,85 
	1 341,75 

	Группа: Прочие вяжущие

	405-0009
	Известково-песчаное вяжущееxe "Известково-песчаное вяжущее, 405-0009"
	т
	920,95 
	1 033,31 

	405-0021
	Известково-белитовое вяжущее (ИБС)xe "Известково-белитовое вяжущее (ИБС), 405-0021"
	т
	1 646,06 
	1 846,88 

	405-0022
	Известесодержащее вяжущее (ИВС)xe "Известесодержащее вяжущее (ИВС), 405-0022"
	т
	1 780,13 
	1 997,30 

	405-0013
	Молоко известковоеxe "Молоко известковое, 405-0013"
	т
	632,94 
	710,15 

	405-0015
	Молоко известковоеxe "Молоко известковое, 405-0015"
	кг
	0,64 
	0,71 

	405-0014
	Паста известковая ПИ-1xe "Паста известковая ПИ-1, 405-0014"
	т
	922,44 
	1 034,97 

	Раздел 4.06 Заполнители керамзитовые, шунгизитовые, аглопоритовые и другие

	Группа: Гравий

	406-9003
	Гравий керамзитовыйxe "Гравий керамзитовый, 406-9003"
	м3
	- 
	- 

	
	Гравий керамзитовый, фракция:

	406-0001
	      5-10 мм, марка 250xe "Гравий керамзитовый, фракция::5-10 мм, марка 250, 406-0001"
	м3
	240,78 
	279,98 

	406-0002
	      5-10 мм, марка 300xe "Гравий керамзитовый, фракция::5-10 мм, марка 300, 406-0002"
	м3
	230,87 
	268,45 

	406-0003
	      5-10 мм, марка 350xe "Гравий керамзитовый, фракция::5-10 мм, марка 350, 406-0003"
	м3
	217,55 
	252,97 

	406-0004
	      5-10 мм, марка 400xe "Гравий керамзитовый, фракция::5-10 мм, марка 400, 406-0004"
	м3
	211,66 
	246,12 

	406-0005
	      5-10 мм, марка 450xe "Гравий керамзитовый, фракция::5-10 мм, марка 450, 406-0005"
	м3
	204,74 
	238,07 

	406-0006
	      5-10 мм, марка 500xe "Гравий керамзитовый, фракция::5-10 мм, марка 500, 406-0006"
	м3
	195,82 
	227,69 

	406-0007
	      5-10 мм, марка 550xe "Гравий керамзитовый, фракция::5-10 мм, марка 550, 406-0007"
	м3
	193,23 
	224,69 

	406-0008
	      5-10 мм, марка 600xe "Гравий керамзитовый, фракция::5-10 мм, марка 600, 406-0008"
	м3
	183,84 
	213,77 

	406-0009
	      5-10 мм, марка 700xe "Гравий керамзитовый, фракция::5-10 мм, марка 700, 406-0009"
	м3
	179,39 
	208,59 

	406-0010
	      5-10 мм, марка 800xe "Гравий керамзитовый, фракция::5-10 мм, марка 800, 406-0010"
	м3
	199,16 
	231,58 

	406-0011
	      10-20 мм, марка 250xe "Гравий керамзитовый, фракция::10-20 мм, марка 250, 406-0011"
	м3
	219,45 
	255,17 

	406-0012
	      10-20 мм, марка 300xe "Гравий керамзитовый, фракция::10-20 мм, марка 300, 406-0012"
	м3
	214,21 
	249,08 

	406-0013
	      10-20 мм, марка 350xe "Гравий керамзитовый, фракция::10-20 мм, марка 350, 406-0013"
	м3
	207,57 
	241,36 

	406-0014
	      10-20 мм, марка 400xe "Гравий керамзитовый, фракция::10-20 мм, марка 400, 406-0014"
	м3
	175,86 
	204,49 

	406-0015
	      10-20 мм, марка 450xe "Гравий керамзитовый, фракция::10-20 мм, марка 450, 406-0015"
	м3
	197,03 
	229,10 

	406-0016
	      10-20 мм, марка 500xe "Гравий керамзитовый, фракция::10-20 мм, марка 500, 406-0016"
	м3
	179,97 
	209,27 

	406-0017
	      10-20 мм, марка 550xe "Гравий керамзитовый, фракция::10-20 мм, марка 550, 406-0017"
	м3
	177,79 
	206,73 

	406-0018
	      10-20 мм, марка 600xe "Гравий керамзитовый, фракция::10-20 мм, марка 600, 406-0018"
	м3
	171,89 
	199,87 

	406-0019
	      10-20 мм, марка 700xe "Гравий керамзитовый, фракция::10-20 мм, марка 700, 406-0019"
	м3
	168,30 
	195,70 

	406-0020
	      10-20 мм, марка 800xe "Гравий керамзитовый, фракция::10-20 мм, марка 800, 406-0020"
	м3
	175,86 
	204,49 

	406-0021
	      20-40 мм, марка 250xe "Гравий керамзитовый, фракция::20-40 мм, марка 250, 406-0021"
	м3
	188,54 
	219,24 

	406-0022
	      20-40 мм, марка 300xe "Гравий керамзитовый, фракция::20-40 мм, марка 300, 406-0022"
	м3
	182,57 
	212,29 

	406-0023
	      20-40 мм, марка 350xe "Гравий керамзитовый, фракция::20-40 мм, марка 350, 406-0023"
	м3
	176,61 
	205,37 

	406-0024
	      20-40 мм, марка 400xe "Гравий керамзитовый, фракция::20-40 мм, марка 400, 406-0024"
	м3
	171,32 
	199,21 

	406-0025
	      20-40 мм, марка 450xe "Гравий керамзитовый, фракция::20-40 мм, марка 450, 406-0025"
	м3
	165,80 
	192,79 

	406-0026
	      20-40 мм, марка 500xe "Гравий керамзитовый, фракция::20-40 мм, марка 500, 406-0026"
	м3
	160,23 
	186,31 

	406-0027
	      20-40 мм, марка 550xe "Гравий керамзитовый, фракция::20-40 мм, марка 550, 406-0027"
	м3
	156,00 
	181,40 

	406-0028
	      20-40 мм, марка 600xe "Гравий керамзитовый, фракция::20-40 мм, марка 600, 406-0028"
	м3
	151,55 
	176,23 

	406-0029
	      20-40 мм, марка 700xe "Гравий керамзитовый, фракция::20-40 мм, марка 700, 406-0029"
	м3
	147,95 
	172,03 

	406-0030
	      20-40 мм, марка 800xe "Гравий керамзитовый, фракция::20-40 мм, марка 800, 406-0030"
	м3
	143,27 
	166,60 

	406-9004
	Гравий шунгизитовыйxe "Гравий шунгизитовый, 406-9004"
	м3
	- 
	- 

	
	Гравий шунгизитовый, фракция:

	406-0041
	      5-10 мм, марка 300xe "Гравий шунгизитовый, фракция::5-10 мм, марка 300, 406-0041"
	м3
	308,98 
	359,28 

	406-0042
	      5-10 мм, марка 400xe "Гравий шунгизитовый, фракция::5-10 мм, марка 400, 406-0042"
	м3
	148,93 
	173,18 

	406-0043
	      5-10 мм, марка 500xe "Гравий шунгизитовый, фракция::5-10 мм, марка 500, 406-0043"
	м3
	135,32 
	157,35 

	406-0044
	      5-10 мм, марка 600xe "Гравий шунгизитовый, фракция::5-10 мм, марка 600, 406-0044"
	м3
	124,39 
	144,64 

	406-0045
	      5-10 мм, марка 700xe "Гравий шунгизитовый, фракция::5-10 мм, марка 700, 406-0045"
	м3
	120,28 
	139,86 

	406-0046
	      10-20 мм, марка 300xe "Гравий шунгизитовый, фракция::10-20 мм, марка 300, 406-0046"
	м3
	148,92 
	173,17 

	406-0047
	      10-20 мм, марка 400xe "Гравий шунгизитовый, фракция::10-20 мм, марка 400, 406-0047"
	м3
	136,46 
	158,67 

	406-0048
	      10-20 мм, марка 500xe "Гравий шунгизитовый, фракция::10-20 мм, марка 500, 406-0048"
	м3
	128,56 
	149,49 

	406-0049
	      10-20 мм, марка 600xe "Гравий шунгизитовый, фракция::10-20 мм, марка 600, 406-0049"
	м3
	113,98 
	132,54 

	406-0050
	      10-20 мм, марка 700xe "Гравий шунгизитовый, фракция::10-20 мм, марка 700, 406-0050"
	м3
	110,31 
	128,27 

	406-0051
	      20-40 мм, марка 300xe "Гравий шунгизитовый, фракция::20-40 мм, марка 300, 406-0051"
	м3
	122,59 
	142,55 

	406-0052
	      20-40 мм, марка 400xe "Гравий шунгизитовый, фракция::20-40 мм, марка 400, 406-0052"
	м3
	112,64 
	130,98 

	406-0053
	      20-40 мм, марка 500xe "Гравий шунгизитовый, фракция::20-40 мм, марка 500, 406-0053"
	м3
	102,35 
	119,01 

	406-0054
	      20-40 мм, марка 600xe "Гравий шунгизитовый, фракция::20-40 мм, марка 600, 406-0054"
	м3
	94,05 
	109,36 

	406-0055
	      20-40 мм, марка 700xe "Гравий шунгизитовый, фракция::20-40 мм, марка 700, 406-0055"
	м3
	90,96 
	105,76 

	
	Гравий термолитовый, фракция до 20 мм, марка:

	406-0161
	      600xe "Гравий термолитовый, фракция до 20 мм, марка::600, 406-0161"
	м3
	207,50 
	241,28 

	406-0162
	      700xe "Гравий термолитовый, фракция до 20 мм, марка::700, 406-0162"
	м3
	201,02 
	233,74 

	406-0163
	      800xe "Гравий термолитовый, фракция до 20 мм, марка::800, 406-0163"
	м3
	192,24 
	223,53 

	406-0164
	      900xe "Гравий термолитовый, фракция до 20 мм, марка::900, 406-0164"
	м3
	180,56 
	209,96 

	406-0165
	      1000xe "Гравий термолитовый, фракция до 20 мм, марка::1000, 406-0165"
	м3
	169,59 
	197,20 

	406-0166
	      1100xe "Гравий термолитовый, фракция до 20 мм, марка::1100, 406-0166"
	м3
	162,41 
	188,85 

	Группа: Песок

	
	Песок керамзитовый, марка:

	406-0031
	      600xe "Песок керамзитовый, марка::600, 406-0031"
	м3
	278,13 
	323,41 

	406-0032
	      700xe "Песок керамзитовый, марка::700, 406-0032"
	м3
	270,14 
	314,12 

	406-0033
	      800xe "Песок керамзитовый, марка::800, 406-0033"
	м3
	257,11 
	298,97 

	406-0034
	      900xe "Песок керамзитовый, марка::900, 406-0034"
	м3
	239,26 
	278,22 

	Группа: Прочие заполнители

	406-9080
	Заполнитель пористыйxe "Заполнитель пористый, 406-9080"
	м3
	- 
	- 

	406-9001
	Засыпной материалxe "Засыпной материал, 406-9001"
	м3
	- 
	- 

	406-9101
	Песок пористыйxe "Песок пористый, 406-9101"
	м3
	- 
	- 

	406-9225
	Фильтрующие материалыxe "Фильтрующие материалы, 406-9225"
	м3
	- 
	- 

	Группа: Смесь

	
	Керамзито-дробленая смесь, марка:

	406-0171
	      500xe "Керамзито-дробленая смесь, марка::500, 406-0171"
	м3
	179,61 
	208,86 

	406-0172
	      600xe "Керамзито-дробленая смесь, марка::600, 406-0172"
	м3
	165,08 
	191,95 

	406-0173
	      700xe "Керамзито-дробленая смесь, марка::700, 406-0173"
	м3
	142,51 
	165,71 

	406-0174
	      800xe "Керамзито-дробленая смесь, марка::800, 406-0174"
	м3
	136,12 
	158,28 

	406-0175
	      900xe "Керамзито-дробленая смесь, марка::900, 406-0175"
	м3
	127,85 
	148,67 

	406-0176
	      1000xe "Керамзито-дробленая смесь, марка::1000, 406-0176"
	м3
	120,19 
	139,76 

	Группа: Щебень

	
	Щебень аглопоритовый, фракция:

	406-0101
	      5-10 мм, марка 400xe "Щебень аглопоритовый, фракция::5-10 мм, марка 400, 406-0101"
	м3
	102,71 
	119,43 

	406-0102
	      5-10 мм, марка 500xe "Щебень аглопоритовый, фракция::5-10 мм, марка 500, 406-0102"
	м3
	94,68 
	110,10 

	406-0103
	      5-10 мм, марка 600xe "Щебень аглопоритовый, фракция::5-10 мм, марка 600, 406-0103"
	м3
	88,10 
	102,44 

	406-0104
	      5-10 мм, марка 700xe "Щебень аглопоритовый, фракция::5-10 мм, марка 700, 406-0104"
	м3
	85,00 
	98,84 

	406-0105
	      5-10 мм, марка 800xe "Щебень аглопоритовый, фракция::5-10 мм, марка 800, 406-0105"
	м3
	81,58 
	94,86 

	406-0106
	      5-10 мм, марка 900xe "Щебень аглопоритовый, фракция::5-10 мм, марка 900, 406-0106"
	м3
	77,03 
	89,57 

	406-0107
	      10-20 мм, марка 400xe "Щебень аглопоритовый, фракция::10-20 мм, марка 400, 406-0107"
	м3
	93,94 
	109,23 

	406-0108
	      10-20 мм, марка 500xe "Щебень аглопоритовый, фракция::10-20 мм, марка 500, 406-0108"
	м3
	86,65 
	100,76 

	406-0109
	      10-20 мм, марка 600xe "Щебень аглопоритовый, фракция::10-20 мм, марка 600, 406-0109"
	м3
	81,01 
	94,20 

	406-0110
	      10-20 мм, марка 700xe "Щебень аглопоритовый, фракция::10-20 мм, марка 700, 406-0110"
	м3
	77,93 
	90,62 

	406-0111
	      10-20 мм, марка 800xe "Щебень аглопоритовый, фракция::10-20 мм, марка 800, 406-0111"
	м3
	74,83 
	87,02 

	406-0112
	      10-20 мм, марка 900xe "Щебень аглопоритовый, фракция::10-20 мм, марка 900, 406-0112"
	м3
	70,70 
	82,21 

	406-0113
	      20-40 мм, марка 400xe "Щебень аглопоритовый, фракция::20-40 мм, марка 400, 406-0113"
	м3
	77,54 
	90,17 

	406-0114
	      20-40 мм, марка 500xe "Щебень аглопоритовый, фракция::20-40 мм, марка 500, 406-0114"
	м3
	71,56 
	83,21 

	406-0115
	      20-40 мм, марка 600xe "Щебень аглопоритовый, фракция::20-40 мм, марка 600, 406-0115"
	м3
	66,65 
	77,50 

	406-0116
	      20-40 мм, марка 700xe "Щебень аглопоритовый, фракция::20-40 мм, марка 700, 406-0116"
	м3
	64,13 
	74,57 


	406-0117
	      20-40 мм, марка 800xe "Щебень аглопоритовый, фракция::20-40 мм, марка 800, 406-0117"
	м3
	61,66 
	71,70 

	406-0118
	      20-40 мм, марка 900xe "Щебень аглопоритовый, фракция::20-40 мм, марка 900, 406-0118"
	м3
	58,09 
	67,54 

	Группа: Щебневидный керамзит

	
	Щебневидный керамзит, фракция:

	406-0131
	      5-10 мм, марка 250xe "Щебневидный керамзит, фракция::5-10 мм, марка 250, 406-0131"
	м3
	251,58 
	292,54 

	406-0132
	      5-10 мм, марка 300xe "Щебневидный керамзит, фракция::5-10 мм, марка 300, 406-0132"
	м3
	241,51 
	280,83 

	406-0133
	      5-10 мм, марка 350xe "Щебневидный керамзит, фракция::5-10 мм, марка 350, 406-0133"
	м3
	231,80 
	269,54 

	406-0134
	      5-10 мм, марка 400xe "Щебневидный керамзит, фракция::5-10 мм, марка 400, 406-0134"
	м3
	221,77 
	257,88 

	406-0135
	      5-10 мм, марка 450xe "Щебневидный керамзит, фракция::5-10 мм, марка 450, 406-0135"
	м3
	211,47 
	245,90 

	406-0136
	      5-10 мм, марка 500xe "Щебневидный керамзит, фракция::5-10 мм, марка 500, 406-0136"
	м3
	201,39 
	234,17 


	406-0137
	      5-10 мм, марка 550xe "Щебневидный керамзит, фракция::5-10 мм, марка 550, 406-0137"
	м3
	193,39 
	224,87 

	406-0138
	      5-10 мм, марка 600xe "Щебневидный керамзит, фракция::5-10 мм, марка 600, 406-0138"
	м3
	185,04 
	215,17 

	406-0139
	      5-10 мм, марка 700xe "Щебневидный керамзит, фракция::5-10 мм, марка 700, 406-0139"
	м3
	172,81 
	200,94 

	406-0141
	      10-20 мм, марка 250xe "Щебневидный керамзит, фракция::10-20 мм, марка 250, 406-0141"
	м3
	234,58 
	272,77 

	406-0142
	      10-20 мм, марка 300xe "Щебневидный керамзит, фракция::10-20 мм, марка 300, 406-0142"
	м3
	225,16 
	261,81 

	406-0143
	      10-20 мм, марка 350xe "Щебневидный керамзит, фракция::10-20 мм, марка 350, 406-0143"
	м3
	216,03 
	251,20 

	406-0144
	      10-20 мм, марка 400xe "Щебневидный керамзит, фракция::10-20 мм, марка 400, 406-0144"
	м3
	206,71 
	240,36 

	406-0145
	      10-20 мм, марка 450xe "Щебневидный керамзит, фракция::10-20 мм, марка 450, 406-0145"
	м3
	196,98 
	229,05 

	406-0146
	      10-20 мм, марка 500xe "Щебневидный керамзит, фракция::10-20 мм, марка 500, 406-0146"
	м3
	187,55 
	218,09 

	406-0147
	      10-20 мм, марка 550xe "Щебневидный керамзит, фракция::10-20 мм, марка 550, 406-0147"
	м3
	180,14 
	209,47 

	406-0148
	      10-20 мм, марка 600xe "Щебневидный керамзит, фракция::10-20 мм, марка 600, 406-0148"
	м3
	172,39 
	200,45 

	406-0149
	      10-20 мм, марка 700xe "Щебневидный керамзит, фракция::10-20 мм, марка 700, 406-0149"
	м3
	167,04 
	194,24 

	406-0151
	      20-40 мм, марка 250xe "Щебневидный керамзит, фракция::20-40 мм, марка 250, 406-0151"
	м3
	197,72 
	229,91 

	406-0152
	      20-40 мм, марка 300xe "Щебневидный керамзит, фракция::20-40 мм, марка 300, 406-0152"
	м3
	189,75 
	220,65 

	406-0153
	      20-40 мм, марка 350xe "Щебневидный керамзит, фракция::20-40 мм, марка 350, 406-0153"
	м3
	182,14 
	211,79 

	406-0154
	      20-40 мм, марка 400xe "Щебневидный керамзит, фракция::20-40 мм, марка 400, 406-0154"
	м3
	173,96 
	202,28 

	406-0155
	      20-40 мм, марка 450xe "Щебневидный керамзит, фракция::20-40 мм, марка 450, 406-0155"
	м3
	166,14 
	193,19 

	406-0156
	      20-40 мм, марка 500xe "Щебневидный керамзит, фракция::20-40 мм, марка 500, 406-0156"
	м3
	158,23 
	183,99 

	406-0157
	      20-40 мм, марка 550xe "Щебневидный керамзит, фракция::20-40 мм, марка 550, 406-0157"
	м3
	151,09 
	175,68 

	406-0158
	      20-40 мм, марка 600xe "Щебневидный керамзит, фракция::20-40 мм, марка 600, 406-0158"
	м3
	145,39 
	169,05 

	406-0159
	      20-40 мм, марка 700xe "Щебневидный керамзит, фракция::20-40 мм, марка 700, 406-0159"
	м3
	140,92 
	163,86 

	Раздел 4.07 Земля, глина, торф, грунт, грунтовые смеси

	Группа: Глина

	407-0001
	Глинаxe "Глина, 407-0001"
	м3
	76,83 
	87,77 

	407-0002
	Глинаxe "Глина, 407-0002"
	т
	36,60 
	41,81 

	407-0003
	Глина комоваяxe "Глина комовая, 407-0003"
	м3
	45,38 
	51,85 

	407-0004
	Глина огнеупорная молотаяxe "Глина огнеупорная молотая, 407-0004"
	т
	225,19 
	257,25 

	407-0005
	Глина бентонитоваяxe "Глина бентонитовая, 407-0005"
	т
	345,28 
	394,44 

	407-0006
	Глина шамотнаяxe "Глина шамотная, 407-0006"
	кг
	0,57 
	0,65 

	Группа: Грунт

	 

	407-9085
	Грунтxe "Грунт, 407-9085"
	м3
	- 
	- 

	407-0032
	Грунт гидрофобныйxe "Грунт гидрофобный, 407-0032"
	м3
	126,42 
	144,42 

	407-9080
	Грунт дренирующийxe "Грунт дренирующий, 407-9080"
	м3
	- 
	- 

	407-9011
	Грунт песчаный, супесчаныйxe "Грунт песчаный, супесчаный, 407-9011"
	м3
	- 
	- 

	407-0024
	Грунт песчаный, супесчаныйxe "Грунт песчаный, супесчаный, 407-0024"
	м3
	76,12 
	86,96 

	407-9252
	Масса грунтаxe "Масса грунта, 407-9252"
	т
	- 
	- 

	407-9249
	Объем грунтаxe "Объем грунта, 407-9249"
	м3
	- 
	- 

	407-9290
	Скальная породаxe "Скальная порода, 407-9290"
	м3
	- 
	- 

	407-9020
	Смесь битумно-грунтоваяxe "Смесь битумно-грунтовая, 407-9020"
	м3
	- 
	- 

	407-0007
	Смесь битумно-грунтовая с содержанием песчаного, супесчаного грунта до 80%xe "Смесь битумно-грунтовая с содержанием песчаного, супесчаного грунта до 80%, 407-0007"
	м3
	202,78 
	231,65 

	407-0008
	Смесь битумно-грунтовая с содержанием щебёночных, гравийно-песчаных, щебеночно-песчаных смесей до 80%xe "Смесь битумно-грунтовая с содержанием щебёночных, гравийно-песчаных, щебеночно-песчаных смесей до 80%, 407-0008"
	м3
	231,79 
	264,79 

	407-9030
	Смесь цементо-грунтоваяxe "Смесь цементо-грунтовая, 407-9030"
	м3
	- 
	- 

	407-0010
	Смесь цементно-грунтовая с содержанием щебеночных, гравийно-песчаных, щебеночно-песчаных смесей до 95%xe "Смесь цементно-грунтовая с содержанием щебеночных, гравийно-песчаных, щебеночно-песчаных смесей до 95%, 407-0010"
	м3
	217,15 
	248,07 

	407-0009
	Смесь цементно-грунтовая с содержанием песчаного, супесчаного грунта до 95%xe "Смесь цементно-грунтовая с содержанием песчаного, супесчаного грунта до 95%, 407-0009"
	м3
	179,55 
	205,12 

	407-9040
	Смесь пескоцементнаяxe "Смесь пескоцементная, 407-9040"
	м3
	- 
	- 

	407-0027
	Смесь пескоцементная с содержанием цемента до 67 %xe "Смесь пескоцементная с содержанием цемента до 67 %, 407-0027"
	м3
	275,21 
	314,40 

	407-0028
	Смесь пескоцементная (цемент М 400)xe "Смесь пескоцементная (цемент М 400), 407-0028"
	м3
	270,00 
	308,45 

	407-9062
	Смесь грунтоцементная для песчаных, супесчаных грунтовxe "Смесь грунтоцементная для песчаных, супесчаных грунтов, 407-9062"
	м3
	- 
	- 

	407-0029
	Смесь грунтоцементная для песчаных, супесчаных грунтовxe "Смесь грунтоцементная для песчаных, супесчаных грунтов, 407-0029"
	м3
	273,43 
	312,36 

	Группа: Земля

	407-9090
	Земля растительнаяxe "Земля растительная, 407-9090"
	м3
	- 
	- 

	407-0014
	Земля растительнаяxe "Земля растительная, 407-0014"
	м3
	53,61 
	61,24 

	407-0012
	Земля растительная ручной заготовкиxe "Земля растительная ручной заготовки, 407-0012"
	м3
	119,22 
	136,20 


	407-0013
	Земля растительная механизированной заготовкиxe "Земля растительная механизированной заготовки, 407-0013"
	м3
	53,61 
	61,24 

	Группа: Торф

	407-0021
	Торфxe "Торф, 407-0021"
	м3
	323,21 
	369,24 

	407-0022
	Торфxe "Торф, 407-0022"
	кг
	0,40 
	0,46 


	407-0025
	Смесь торфо-песчанная (70% торфа, 30% песка)xe "Смесь торфо-песчанная (70% торфа, 30% песка), 407-0025"
	м3
	168,98 
	193,05 

	Раздел 4.08 Щебень, гравий, песок и смеси из природных материалов

	Подраздел: Щебень, гравий

	Группа: Щебень из гравия для строительных работ

	408-9080
	Щебеньxe "Щебень, 408-9080"
	м3
	- 
	- 

	408-9090
	Щебень каменныйxe "Щебень каменный, 408-9090"
	м3
	- 
	- 

	408-9091
	Щебень каменный, фракция 5-10 ммxe "Щебень каменный, фракция 5-10 мм, 408-9091"
	м3
	- 
	- 

	408-9100
	Щебень мытыйxe "Щебень мытый, 408-9100"
	м3
	- 
	- 

	408-9010
	Щебень фракционированныйxe "Щебень фракционированный, 408-9010"
	м3
	- 
	- 

	
	Щебень, фракция:

	408-9165
	      120-150 ммxe "Щебень, фракция::120-150 мм, 408-9165"
	м3
	- 
	- 

	408-9160
	      70-120 ммxe "Щебень, фракция::70-120 мм, 408-9160"
	м3
	- 
	- 

	408-9150
	      40-70 мм или 20-40 ммxe "Щебень, фракция::40-70 мм или 20-40 мм, 408-9150"
	м3
	- 
	- 

	408-9082
	      25-70 ммxe "Щебень, фракция::25-70 мм, 408-9082"
	м3
	- 
	- 

	408-9083
	      10-20 ммxe "Щебень, фракция::10-20 мм, 408-9083"
	м3
	- 
	- 

	408-9084
	      5-10 ммxe "Щебень, фракция::5-10 мм, 408-9084"
	м3
	- 
	- 

	
	Щебень из гравия для строительных работ марка:

	408-0041
	      Др.8, фракция 5(3)-10 ммxe "Щебень из гравия для строительных работ марка::Др.8, фракция 5(3)-10 мм, 408-0041"
	м3
	261,70 
	288,29 

	408-0042
	      Др.8, фракция 10-20 ммxe "Щебень из гравия для строительных работ марка::Др.8, фракция 10-20 мм, 408-0042"
	м3
	210,73 
	232,14 

	408-0043
	      Др.8, фракция 20-40 ммxe "Щебень из гравия для строительных работ марка::Др.8, фракция 20-40 мм, 408-0043"
	м3
	176,87 
	194,84 

	408-0044
	      Др.8, фракция 40-70 ммxe "Щебень из гравия для строительных работ марка::Др.8, фракция 40-70 мм, 408-0044"
	м3
	142,12 
	156,56 

	408-0045
	      Др.12, фракция 5(3)-10 ммxe "Щебень из гравия для строительных работ марка::Др.12, фракция 5(3)-10 мм, 408-0045"
	м3
	244,05 
	268,84 

	408-0046
	      Др.12, фракция 10-20 ммxe "Щебень из гравия для строительных работ марка::Др.12, фракция 10-20 мм, 408-0046"
	м3
	196,69 
	216,68 

	408-0047
	      Др.12, фракция 20-40 ммxe "Щебень из гравия для строительных работ марка::Др.12, фракция 20-40 мм, 408-0047"
	м3
	165,37 
	182,17 

	408-0048
	      Др.12, фракция 40-70 ммxe "Щебень из гравия для строительных работ марка::Др.12, фракция 40-70 мм, 408-0048"
	м3
	133,56 
	147,12 

	408-0049
	      Др.16, фракция 5(3)-10 ммxe "Щебень из гравия для строительных работ марка::Др.16, фракция 5(3)-10 мм, 408-0049"
	м3
	188,60 
	207,76 

	408-0050
	      Др.16, фракция 10-20 ммxe "Щебень из гравия для строительных работ марка::Др.16, фракция 10-20 мм, 408-0050"
	м3
	148,06 
	163,10 

	408-0051
	      Др.16, фракция 20-40 ммxe "Щебень из гравия для строительных работ марка::Др.16, фракция 20-40 мм, 408-0051"
	м3
	121,03 
	133,32 

	408-0052
	      Др.16, фракция 40-70 ммxe "Щебень из гравия для строительных работ марка::Др.16, фракция 40-70 мм, 408-0052"
	м3
	73,26 
	80,70 

	408-0053
	      Др.24, фракция 5(3)-10 ммxe "Щебень из гравия для строительных работ марка::Др.24, фракция 5(3)-10 мм, 408-0053"
	м3
	158,42 
	174,51 

	408-0054
	      Др.24, фракция 10-20 ммxe "Щебень из гравия для строительных работ марка::Др.24, фракция 10-20 мм, 408-0054"
	м3
	125,05 
	137,75 

	408-0055
	      Др.24, фракция 20-40 ммxe "Щебень из гравия для строительных работ марка::Др.24, фракция 20-40 мм, 408-0055"
	м3
	78,38 
	86,34 

	408-0056
	      Др.24, фракция 40-70 ммxe "Щебень из гравия для строительных работ марка::Др.24, фракция 40-70 мм, 408-0056"
	м3
	80,25 
	88,40 

	408-9301
	Щебень, гравий, гравийно-песчаная смесь, песокxe "Щебень, гравий, гравийно-песчаная смесь, песок, 408-9301"
	м3
	- 
	- 

	Группа: Щебень из природного камня для строительных работ

	408-0419
	Щебень каменный 5-10 ммxe "Щебень каменный 5-10 мм, 408-0419"
	м3
	131,31 
	144,65 

	408-0255
	Щебень марки 800 фракция 5-10 ммxe "Щебень марки 800 фракция 5-10 мм, 408-0255"
	м3
	140,42 
	154,68 

	408-0220
	Щебень марки 800 фракция 10-20 ммxe "Щебень марки 800 фракция 10-20 мм, 408-0220"
	м3
	132,29 
	145,73 

	408-0239
	Щебень марки 800 фракция 20-40 ммxe "Щебень марки 800 фракция 20-40 мм, 408-0239"
	м3
	97,61 
	107,53 

	408-9119
	Щебень из базальта марки 800 и выше фракции 10-20 ммxe "Щебень из базальта марки 800 и выше фракции 10-20 мм, 408-9119"
	м3
	- 
	- 

	408-9121
	Щебень из базальта марки 800 и выше фракции 40-70 ммxe "Щебень из базальта марки 800 и выше фракции 40-70 мм, 408-9121"
	м3
	- 
	- 

	408-9135
	Щебень из природного камня для строительных работxe "Щебень из природного камня для строительных работ, 408-9135"
	м3
	- 
	- 

	
	Щебень из природного камня для строительных работ фракции:

	408-9131
	      5-10 ммxe "Щебень из природного камня для строительных работ фракции::5-10 мм, 408-9131"
	м3
	- 
	- 

	408-9132
	      10-20 ммxe "Щебень из природного камня для строительных работ фракции::10-20 мм, 408-9132"
	м3
	- 
	- 


	408-9133
	      20-40 ммxe "Щебень из природного камня для строительных работ фракции::20-40 мм, 408-9133"
	м3
	- 
	- 

	408-9136
	      40-70 ммxe "Щебень из природного камня для строительных работ фракции::40-70 мм, 408-9136"
	м3
	- 
	- 

	
	Щебень из природного камня для строительных работ марка:

	408-0001
	      1400, фракция 5(3)-10 ммxe "Щебень из природного камня для строительных работ марка::1400, фракция 5(3)-10 мм, 408-0001"
	м3
	281,76 
	310,39 

	408-0002
	      1400, фракция 10-20 ммxe "Щебень из природного камня для строительных работ марка::1400, фракция 10-20 мм, 408-0002"
	м3
	281,59 
	310,20 

	408-0003
	      1400, фракция 20-40 ммxe "Щебень из природного камня для строительных работ марка::1400, фракция 20-40 мм, 408-0003"
	м3
	279,11 
	307,47 

	408-0004
	      1400, фракция 40-70 ммxe "Щебень из природного камня для строительных работ марка::1400, фракция 40-70 мм, 408-0004"
	м3
	273,94 
	301,78 

	408-0005
	      1200, фракция 5(3)-10 ммxe "Щебень из природного камня для строительных работ марка::1200, фракция 5(3)-10 мм, 408-0005"
	м3
	272,41 
	300,08 

	408-0006
	      1200, фракция 10-20 ммxe "Щебень из природного камня для строительных работ марка::1200, фракция 10-20 мм, 408-0006"
	м3
	271,70 
	299,31 

	408-0007
	      1200, фракция 20-40 ммxe "Щебень из природного камня для строительных работ марка::1200, фракция 20-40 мм, 408-0007"
	м3
	271,31 
	298,87 

	408-0008
	      1200, фракция 40-70 ммxe "Щебень из природного камня для строительных работ марка::1200, фракция 40-70 мм, 408-0008"
	м3
	271,12 
	298,67 

	408-0009
	      1000, фракция 5(3)-10 ммxe "Щебень из природного камня для строительных работ марка::1000, фракция 5(3)-10 мм, 408-0009"
	м3
	263,62 
	290,40 

	408-0077
	      1000, фракция 5(3)-10 мм, кубовидныйxe "Щебень из природного камня для строительных работ марка::1000, фракция 5(3)-10 мм, кубовидный, 408-0077"
	м3
	127,97 
	158,16 

	408-0010
	      1000, фракция 10-20 ммxe "Щебень из природного камня для строительных работ марка::1000, фракция 10-20 мм, 408-0010"
	м3
	258,03 
	284,24 

	408-0011
	      1000, фракция 20-40 ммxe "Щебень из природного камня для строительных работ марка::1000, фракция 20-40 мм, 408-0011"
	м3
	253,83 
	279,62 

	408-0012
	      1000, фракция 40-70 ммxe "Щебень из природного камня для строительных работ марка::1000, фракция 40-70 мм, 408-0012"
	м3
	260,52 
	286,99 

	408-0425
	      1000, фракции 70-120 ммxe "Щебень из природного камня для строительных работ марка::1000, фракции 70-120 мм, 408-0425"
	м3
	222,07 
	244,64 

	408-0426
	      1000, фракции 120-150 ммxe "Щебень из природного камня для строительных работ марка::1000, фракции 120-150 мм, 408-0426"
	м3
	193,20 
	212,83 

	408-0013
	      800, фракция 5(3)-10 ммxe "Щебень из природного камня для строительных работ марка::800, фракция 5(3)-10 мм, 408-0013"
	м3
	253,23 
	278,96 

	408-0014
	      800, фракция 10-20 ммxe "Щебень из природного камня для строительных работ марка::800, фракция 10-20 мм, 408-0014"
	м3
	258,03 
	284,24 

	408-0015
	      800, фракция 20-40 ммxe "Щебень из природного камня для строительных работ марка::800, фракция 20-40 мм, 408-0015"
	м3
	248,64 
	273,90 

	408-0016
	      800, фракция 40-70 ммxe "Щебень из природного камня для строительных работ марка::800, фракция 40-70 мм, 408-0016"
	м3
	245,91 
	270,89 

	408-0017
	      600, фракция 5(3)-10 ммxe "Щебень из природного камня для строительных работ марка::600, фракция 5(3)-10 мм, 408-0017"
	м3
	258,72 
	285,01 

	408-0018
	      600, фракция 10-20 ммxe "Щебень из природного камня для строительных работ марка::600, фракция 10-20 мм, 408-0018"
	м3
	251,46 
	277,01 

	408-0019
	      600, фракция 20-40 ммxe "Щебень из природного камня для строительных работ марка::600, фракция 20-40 мм, 408-0019"
	м3
	249,64 
	275,00 

	408-0020
	      600, фракция 40-70 ммxe "Щебень из природного камня для строительных работ марка::600, фракция 40-70 мм, 408-0020"
	м3
	243,29 
	268,01 

	408-0021
	      400, фракция 5(3)-10 ммxe "Щебень из природного камня для строительных работ марка::400, фракция 5(3)-10 мм, 408-0021"
	м3
	255,63 
	281,60 

	408-0022
	      400, фракция 10-20 ммxe "Щебень из природного камня для строительных работ марка::400, фракция 10-20 мм, 408-0022"
	м3
	251,04 
	276,54 

	408-0023
	      400, фракция 20-40 ммxe "Щебень из природного камня для строительных работ марка::400, фракция 20-40 мм, 408-0023"
	м3
	243,27 
	267,98 

	408-0024
	      400, фракция 40-70 ммxe "Щебень из природного камня для строительных работ марка::400, фракция 40-70 мм, 408-0024"
	м3
	236,95 
	261,03 

	408-0025
	      300, фракция 5(3)-10 ммxe "Щебень из природного камня для строительных работ марка::300, фракция 5(3)-10 мм, 408-0025"
	м3
	252,29 
	277,92 

	408-0026
	      300, фракция 10-20 ммxe "Щебень из природного камня для строительных работ марка::300, фракция 10-20 мм, 408-0026"
	м3
	250,04 
	275,44 

	408-0027
	      300, фракция 20-40 ммxe "Щебень из природного камня для строительных работ марка::300, фракция 20-40 мм, 408-0027"
	м3
	241,85 
	266,42 

	408-0028
	      300, фракция 40-70 ммxe "Щебень из природного камня для строительных работ марка::300, фракция 40-70 мм, 408-0028"
	м3
	227,13 
	250,21 

	408-0029
	      200, фракция 5(3)-10 ммxe "Щебень из природного камня для строительных работ марка::200, фракция 5(3)-10 мм, 408-0029"
	м3
	231,53 
	255,05 

	408-0030
	      200, фракция 10-20 ммxe "Щебень из природного камня для строительных работ марка::200, фракция 10-20 мм, 408-0030"
	м3
	208,55 
	229,73 

	408-0031
	      200, фракция 20-40 ммxe "Щебень из природного камня для строительных работ марка::200, фракция 20-40 мм, 408-0031"
	м3
	191,43 
	210,87 

	408-0032
	      200, фракция 40-70 ммxe "Щебень из природного камня для строительных работ марка::200, фракция 40-70 мм, 408-0032"
	м3
	160,82 
	177,16 

	408-9140
	Щебень из природного камня, фракция 40-70 ммxe "Щебень из природного камня, фракция 40-70 мм, 408-9140"
	м3
	- 
	- 

	Группа: Щебень из пористых горных пород

	408-0441
	Щебень одномерный кубовидный габбро-диабазовыйxe "Щебень одномерный кубовидный габбро-диабазовый, 408-0441"
	м3
	154,89 
	170,63 

	Группа: Щебень известняковый

	
	Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции:

	408-0390
	      3-10 ммxe "Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции::3-10 мм, 408-0390"
	м3
	130,85 
	158,91 

	408-0391
	      5-10 ммxe "Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции::5-10 мм, 408-0391"
	м3
	157,27 
	173,25 

	408-0392
	      10-40 ммxe "Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции::10-40 мм, 408-0392"
	м3
	150,98 
	166,32 

	408-0393
	      40-70 ммxe "Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции::40-70 мм, 408-0393"
	м3
	138,40 
	152,46 

	408-0394
	      70-120 ммxe "Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции::70-120 мм, 408-0394"
	м3
	148,29 
	163,35 

	408-0383
	Щебень известняковый из отсевов дробления при производстве извести марка не ниже 200, фракция 10-40 ммxe "Щебень известняковый из отсевов дробления при производстве извести марка не ниже 200, фракция 10-40 мм, 408-0383"
	м3
	95,44 
	105,14 

	408-9081
	Щебень известняковый или кирпичныйxe "Щебень известняковый или кирпичный, 408-9081"
	м3
	- 
	- 

	Группа: Гравий

	408-9280
	Гравийxe "Гравий, 408-9280"
	м3
	- 
	- 

	408-0440
	Гравий баритовыйxe "Гравий баритовый, 408-0440"
	м3
	4 765,50 
	5 249,67 

	408-9281
	Гравий для строительных работxe "Гравий для строительных работ, 408-9281"
	м3
	- 
	- 

	408-0443
	Гравий несортированныйxe "Гравий несортированный, 408-0443"
	м3
	111,41 
	143,58 

	
	Гравий для строительных работ, фракция:

	408-9283
	      40-70 ммxe "Гравий для строительных работ, фракция::40-70 мм, 408-9283"
	м3
	- 
	- 

	408-9284
	      20-40 ммxe "Гравий для строительных работ, фракция::20-40 мм, 408-9284"
	м3
	- 
	- 

	408-9305
	      20 (25)-40 ммxe "Гравий для строительных работ, фракция::20 (25)-40 мм, 408-9305"
	м3
	- 
	- 

	408-9302
	      5 -10 ммxe "Гравий для строительных работ, фракция::5 -10 мм, 408-9302"
	м3
	- 
	- 

	
	Гравий для строительных работ марка:

	408-0101
	      Др.8, фракция 5(3)-10 ммxe "Гравий для строительных работ марка::Др.8, фракция 5(3)-10 мм, 408-0101"
	м3
	158,08 
	174,14 

	408-0102
	      Др.8, фракция 10-20 ммxe "Гравий для строительных работ марка::Др.8, фракция 10-20 мм, 408-0102"
	м3
	135,14 
	148,87 

	408-0103
	      Др.8, фракция 20-40 ммxe "Гравий для строительных работ марка::Др.8, фракция 20-40 мм, 408-0103"
	м3
	116,31 
	128,12 

	408-0104
	      Др.8, фракция 40-70 ммxe "Гравий для строительных работ марка::Др.8, фракция 40-70 мм, 408-0104"
	м3
	101,44 
	111,75 

	408-0105
	      Др.12, фракция 5(3)-10 ммxe "Гравий для строительных работ марка::Др.12, фракция 5(3)-10 мм, 408-0105"
	м3
	157,46 
	173,46 

	408-0106
	      Др.12, фракция 10-20 ммxe "Гравий для строительных работ марка::Др.12, фракция 10-20 мм, 408-0106"
	м3
	124,55 
	137,20 

	408-0107
	      Др.12, фракция 20-40 ммxe "Гравий для строительных работ марка::Др.12, фракция 20-40 мм, 408-0107"
	м3
	102,85 
	113,30 

	408-0108
	      Др.12, фракция 40-70 ммxe "Гравий для строительных работ марка::Др.12, фракция 40-70 мм, 408-0108"
	м3
	95,42 
	105,11 

	408-0109
	      Др.16, фракция 5(3)-10 ммxe "Гравий для строительных работ марка::Др.16, фракция 5(3)-10 мм, 408-0109"
	м3
	117,53 
	129,47 

	408-0110
	      Др.16, фракция 10-20 ммxe "Гравий для строительных работ марка::Др.16, фракция 10-20 мм, 408-0110"
	м3
	100,82 
	111,07 

	408-0111
	      Др.16, фракция 20-40 ммxe "Гравий для строительных работ марка::Др.16, фракция 20-40 мм, 408-0111"
	м3
	91,92 
	101,26 

	408-0112
	      Др.16, фракция 40-70 ммxe "Гравий для строительных работ марка::Др.16, фракция 40-70 мм, 408-0112"
	м3
	84,65 
	93,25 

	408-0113
	      Др.18, фракция 5(3)-10 ммxe "Гравий для строительных работ марка::Др.18, фракция 5(3)-10 мм, 408-0113"
	м3
	102,85 
	113,30 

	408-0114
	      Др.18, фракция 10-20 ммxe "Гравий для строительных работ марка::Др.18, фракция 10-20 мм, 408-0114"
	м3
	98,74 
	108,77 

	408-0115
	      Др.18, фракция 20-40 ммxe "Гравий для строительных работ марка::Др.18, фракция 20-40 мм, 408-0115"
	м3
	82,14 
	90,48 

	408-0116
	      Др.18, фракция 40-70 ммxe "Гравий для строительных работ марка::Др.18, фракция 40-70 мм, 408-0116"
	м3
	56,32 
	62,05 

	Подраздел: Песок

	Группа: Песок природный для строительных работ

	408-9040
	Песок для строительных работ природныйxe "Песок для строительных работ природный, 408-9040"
	м3
	- 
	- 

	
	Песок природный для строительных:

	408-0141
	      растворов среднийxe "Песок природный для строительных::растворов средний, 408-0141"
	м3
	53,70 
	59,16 

	408-0142
	      растворов мелкийxe "Песок природный для строительных::растворов мелкий, 408-0142"
	м3
	53,70 
	59,16 

	408-0143
	      растворов средний, обогащенныйxe "Песок природный для строительных::растворов средний, обогащенный, 408-0143"
	м3
	50,02 
	55,10 

	408-0144
	      растворов мелкий, обогащенныйxe "Песок природный для строительных::растворов мелкий, обогащенный, 408-0144"
	м3
	45,07 
	49,65 

	408-0151
	      растворов очень мелкий, для штукатурных растворов отделочного слояxe "Песок природный для строительных::растворов очень мелкий, для штукатурных растворов отделочного слоя, 408-0151"
	м3
	24,28 
	26,74 

	408-0121
	      работ повышенной крупности и крупныйxe "Песок природный для строительных::работ повышенной крупности и крупный, 408-0121"
	м3
	53,68 
	59,13 

	408-0122
	      работ среднийxe "Песок природный для строительных::работ средний, 408-0122"
	м3
	50,06 
	55,14 

	408-0123
	      работ средний с крупностью зерен размером свыше 5 мм - до 5% по массеxe "Песок природный для строительных::работ средний с крупностью зерен размером свыше 5 мм - до 5% по массе, 408-0123"
	м3
	50,06 
	55,14 

	408-0124
	      работ мелкийxe "Песок природный для строительных::работ мелкий, 408-0124"
	м3
	23,32 
	25,69 

	408-0125
	      работ очень мелкийxe "Песок природный для строительных::работ очень мелкий, 408-0125"
	м3
	20,43 
	22,50 

	408-0126
	      работ очень мелкий с крупностью зерен размером свыше 1,25 мм - до 5% по массеxe "Песок природный для строительных::работ очень мелкий с крупностью зерен размером свыше 1,25 мм - до 5% по массе, 408-0126"
	м3
	21,89 
	24,11 

	408-0127
	Смесь песчаная для строительных работ (песок природный - 50%, песок обогащенный - 50%)xe "Смесь песчаная для строительных работ (песок природный - 50%, песок обогащенный - 50%), 408-0127"
	м3
	47,76 
	52,61 

	408-9027
	Смесь песчаная для строительных работ (песок природный - 50%, песок обогащенный - 50%)xe "Смесь песчаная для строительных работ (песок природный - 50%, песок обогащенный - 50%), 408-9027"
	м3
	- 
	- 

	Группа: Песок природный обогащенный для строительных работ

	408-9394
	Песок для строительных работ природный обогащенныйxe "Песок для строительных работ природный обогащенный, 408-9394"
	м3
	- 
	- 

	408-9393
	Песок для строительных работ природный 50%; обогащенный 50%xe "Песок для строительных работ природный 50%\; обогащенный 50%, 408-9393"
	м3
	- 
	- 

	408-0445
	Песок для строительных работ природный 50%; обогащенный 50%xe "Песок для строительных работ природный 50%\; обогащенный 50%, 408-0445"
	м3
	51,45 
	56,68 

	408-0131
	Песок природный обогащенный для строительных работ повышенной крупности и крупныйxe "Песок природный обогащенный для строительных работ повышенной крупности и крупный, 408-0131"
	м3
	61,86 
	68,15 

	408-0132
	Песок природный обогащенный для строительных работ среднийxe "Песок природный обогащенный для строительных работ средний, 408-0132"
	м3
	44,52 
	49,04 

	408-0133
	Песок природный обогащенный для строительных работ мелкийxe "Песок природный обогащенный для строительных работ мелкий, 408-0133"
	м3
	26,95 
	29,69 

	Группа: Песок из отсевов дробления для строительных работ

	
	Песок для строительных работ из отсевов дробления, марка:

	408-0161
	      1000 повышенной крупности и крупныйxe "Песок для строительных работ из отсевов дробления, марка::1000 повышенной крупности и крупный, 408-0161"
	м3
	80,81 
	89,02 

	408-0162
	      1000 среднийxe "Песок для строительных работ из отсевов дробления, марка::1000 средний, 408-0162"
	м3
	54,11 
	59,61 

	408-0163
	      1000 мелкийxe "Песок для строительных работ из отсевов дробления, марка::1000 мелкий, 408-0163"
	м3
	43,47 
	47,89 

	408-0164
	      1000 очень мелкийxe "Песок для строительных работ из отсевов дробления, марка::1000 очень мелкий, 408-0164"
	м3
	40,44 
	44,55 

	408-0165
	      800 повышенной крупности и крупныйxe "Песок для строительных работ из отсевов дробления, марка::800 повышенной крупности и крупный, 408-0165"
	м3
	76,66 
	84,45 

	408-0166
	      800 среднийxe "Песок для строительных работ из отсевов дробления, марка::800 средний, 408-0166"
	м3
	51,39 
	56,61 

	408-0167
	      800 мелкийxe "Песок для строительных работ из отсевов дробления, марка::800 мелкий, 408-0167"
	м3
	28,72 
	31,64 

	408-0168
	      800 очень мелкийxe "Песок для строительных работ из отсевов дробления, марка::800 очень мелкий, 408-0168"
	м3
	24,52 
	27,01 

	408-0169
	      600 повышенной крупности и крупныйxe "Песок для строительных работ из отсевов дробления, марка::600 повышенной крупности и крупный, 408-0169"
	м3
	71,24 
	78,48 

	408-0170
	      600 среднийxe "Песок для строительных работ из отсевов дробления, марка::600 средний, 408-0170"
	м3
	47,80 
	52,65 

	408-0171
	      600 мелкийxe "Песок для строительных работ из отсевов дробления, марка::600 мелкий, 408-0171"
	м3
	37,90 
	41,75 

	408-0172
	      600 очень мелкийxe "Песок для строительных работ из отсевов дробления, марка::600 очень мелкий, 408-0172"
	м3
	35,17 
	38,74 

	408-0173
	      400 повышенной крупности и крупныйxe "Песок для строительных работ из отсевов дробления, марка::400 повышенной крупности и крупный, 408-0173"
	м3
	65,16 
	71,78 

	408-0174
	      400 среднийxe "Песок для строительных работ из отсевов дробления, марка::400 средний, 408-0174"
	м3
	43,47 
	47,89 

	408-0175
	      400 мелкийxe "Песок для строительных работ из отсевов дробления, марка::400 мелкий, 408-0175"
	м3
	34,58 
	38,10 

	408-0176
	      400 очень мелкийxe "Песок для строительных работ из отсевов дробления, марка::400 очень мелкий, 408-0176"
	м3
	32,19 
	35,47 

	Группа: Песок из отсевов дробления, обогащенный для строительных работ

	
	Песок для строительных работ из отсевов дробления, обогащенный, марка:

	408-0181
	      1000 повышенной крупности и крупныйxe "Песок для строительных работ из отсевов дробления, обогащенный, марка::1000 повышенной крупности и крупный, 408-0181"
	м3
	60,29 
	66,41 

	408-0182
	      1000 среднийxe "Песок для строительных работ из отсевов дробления, обогащенный, марка::1000 средний, 408-0182"
	м3
	44,67 
	49,20 

	408-0183
	      800 повышенной крупности и крупныйxe "Песок для строительных работ из отсевов дробления, обогащенный, марка::800 повышенной крупности и крупный, 408-0183"
	м3
	56,34 
	62,07 

	408-0184
	      800 среднийxe "Песок для строительных работ из отсевов дробления, обогащенный, марка::800 средний, 408-0184"
	м3
	42,33 
	46,63 

	408-0185
	      600 повышенной крупности и крупныйxe "Песок для строительных работ из отсевов дробления, обогащенный, марка::600 повышенной крупности и крупный, 408-0185"
	м3
	52,47 
	57,80 

	408-0186
	      600 среднийxe "Песок для строительных работ из отсевов дробления, обогащенный, марка::600 средний, 408-0186"
	м3
	38,84 
	42,79 

	408-0187
	      400 повышенной крупности и крупныйxe "Песок для строительных работ из отсевов дробления, обогащенный, марка::400 повышенной крупности и крупный, 408-0187"
	м3
	48,03 
	52,91 

	408-0188
	      400 среднийxe "Песок для строительных работ из отсевов дробления, обогащенный, марка::400 средний, 408-0188"
	м3
	35,68 
	39,30 

	Группа: Песок декоративный из природного камня

	
	Песок декоративный из природного камня:

	408-9347
	      из осадочных пород фракции до 2,5 ммxe "Песок декоративный из природного камня::из осадочных пород фракции до 2,5 мм, 408-9347"
	т
	- 
	- 

	408-0444
	      из осадочных пород фракции до 2,5 ммxe "Песок декоративный из природного камня::из осадочных пород фракции до 2,5 мм, 408-0444"
	т
	176,74 
	194,70 

	Группа: Песок прочий

	408-9020
	Песокxe "Песок, 408-9020"
	м3
	- 
	- 

	408-9030
	Песок баритовыйxe "Песок баритовый, 408-9030"
	м3
	- 
	- 

	408-0405
	Песок баритовыйxe "Песок баритовый, 408-0405"
	м3
	1 866,81 
	2 056,47 

	408-0382
	Песок для изготовления кладочных и штукатурных растворов, фракция 0-20 ммxe "Песок для изготовления кладочных и штукатурных растворов, фракция 0-20 мм, 408-0382"
	м3
	108,10 
	119,09 

	408-0359
	Песок несортированныйxe "Песок несортированный, 408-0359"
	м3
	75,71 
	82,82 

	
	Песок из пористых горных пород вулканического происхождения, фракция:

	408-0360
	      крупнаяxe "Песок из пористых горных пород вулканического происхождения, фракция::крупная, 408-0360"
	м3
	48,16 
	53,05 

	408-0361
	      средняяxe "Песок из пористых горных пород вулканического происхождения, фракция::средняя, 408-0361"
	м3
	41,03 
	45,20 

	408-0362
	      мелкаяxe "Песок из пористых горных пород вулканического происхождения, фракция::мелкая, 408-0362"
	м3
	30,86 
	34,00 

	408-9051
	Песок кварцевыйxe "Песок кварцевый, 408-9051"
	т
	- 
	- 

	408-0416
	Песок кварцевыйxe "Песок кварцевый, 408-0416"
	т
	233,92 
	257,68 

	408-0415
	Песок кварцевыйxe "Песок кварцевый, 408-0415"
	кг
	0,23 
	0,26 

	408-9055
	Песок кварцевыйxe "Песок кварцевый, 408-9055"
	м3
	- 
	- 

	408-9300
	Песок кварцевый ЛПК-5xe "Песок кварцевый ЛПК-5, 408-9300"
	кг
	- 
	- 

	408-0442
	Песок кварцевый ЛПК-5xe "Песок кварцевый ЛПК-5, 408-0442"
	кг
	0,24 
	0,27 

	408-0401
	Песок кварцевый, фракция 0-0,63 ммxe "Песок кварцевый, фракция 0-0,63 мм, 408-0401"
	т
	233,92 
	257,68 

	408-0417
	Песок кварцевый фракции 0-0,63 ммxe "Песок кварцевый фракции 0-0,63 мм, 408-0417"
	м3
	374,26 
	412,28 

	408-9101
	Песок строительныйxe "Песок строительный, 408-9101"
	м3
	- 
	- 

	408-9106
	Песок строительный марки 75xe "Песок строительный марки 75, 408-9106"
	м3
	- 
	- 

	Подраздел: Смеси

	Группа: Балласт

	408-9170
	Балластxe "Балласт, 408-9170"
	м3
	- 
	- 

	408-0432
	Балласт гравийныйxe "Балласт гравийный, 408-0432"
	м3
	97,26 
	107,14 

	408-9180
	Балласт гравийно-песчаныйxe "Балласт гравийно-песчаный, 408-9180"
	м3
	- 
	- 

	408-0428
	Балласт гравийно-песчаныйxe "Балласт гравийно-песчаный, 408-0428"
	м3
	60,79 
	66,96 

	408-9190
	Балласт песчаныйxe "Балласт песчаный, 408-9190"
	м3
	- 
	- 

	408-0430
	Балласт песчаныйxe "Балласт песчаный, 408-0430"
	м3
	66,90 
	73,70 

	408-9200
	Балласт щебеночныйxe "Балласт щебеночный, 408-9200"
	м3
	- 
	- 


	Группа: Смесь песчано-гравийная

	408-9009
	Материалы переходных зонxe "Материалы переходных зон, 408-9009"
	м3
	- 
	- 

	408-9181
	Песчано-гравийная смесь или щебеночно-песчаная смесь оптимального гранулометрического составаxe "Песчано-гравийная смесь или щебеночно-песчаная смесь оптимального гранулометрического состава, 408-9181"
	м3
	- 
	- 

	408-9109
	Песчано-гравийная смесь обогащенная с содержанием гравия 15-25%xe "Песчано-гравийная смесь обогащенная с содержанием гравия 15-25%, 408-9109"
	м3
	- 
	- 

	408-9050
	Гравийная, щебеночная, гравийно (щебеночно)-песчаная смесьxe "Гравийная, щебеночная, гравийно (щебеночно)-песчаная смесь, 408-9050"
	м3
	- 
	- 

	408-9282
	Смесь песчано-гравийнаяxe "Смесь песчано-гравийная, 408-9282"
	м3
	- 
	- 

	408-0200
	Смесь песчано-гравийная природнаяxe "Смесь песчано-гравийная природная, 408-0200"
	м3
	79,53 
	87,61 

	408-0206
	Смесь песчано-гравийная несортированная речнаяxe "Смесь песчано-гравийная несортированная речная, 408-0206"
	м3
	60,29 
	66,41 

	
	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия:

	408-0201
	      15-25 %xe "Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия::15-25 %, 408-0201"
	м3
	79,53 
	87,61 

	408-0202
	      25-35 %xe "Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия::25-35 %, 408-0202"
	м3
	92,20 
	101,57 

	408-0203
	      35-50%xe "Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия::35-50%, 408-0203"
	м3
	100,20 
	110,38 

	408-0204
	      50-65 %xe "Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия::50-65 %, 408-0204"
	м3
	109,75 
	120,90 

	408-0205
	      65-75 %xe "Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия::65-75 %, 408-0205"
	м3
	116,73 
	128,59 

	408-0384
	Смесь обогащенная песчано-гравийно-щебеночная с содержанием песка не более 92%, гравия и щебня из гравия - не менее 8%xe "Смесь обогащенная песчано-гравийно-щебеночная с содержанием песка не более 92%, гравия и щебня из гравия - не менее 8%, 408-0384"
	м3
	79,69 
	87,79 

	Группа: Смесь песчано-щебеночная

	
	Готовые песчано-щебеночные смеси марка:

	408-0261
	      1000, размер зерен 70-40 мм, сорт 1xe "Готовые песчано-щебеночные смеси марка::1000, размер зерен 70-40 мм, сорт 1, 408-0261"
	м3
	157,42 
	173,41 

	408-0262
	      1000, размер зерен 70-40 мм, сорт 2xe "Готовые песчано-щебеночные смеси марка::1000, размер зерен 70-40 мм, сорт 2, 408-0262"
	м3
	146,33 
	161,20 

	408-0263
	      1000, размер зерен 40-20 мм, сорт 3xe "Готовые песчано-щебеночные смеси марка::1000, размер зерен 40-20 мм, сорт 3, 408-0263"
	м3
	177,34 
	195,36 

	408-0264
	      1000, размер зерен 40-20 мм, сорт 4xe "Готовые песчано-щебеночные смеси марка::1000, размер зерен 40-20 мм, сорт 4, 408-0264"
	м3
	217,19 
	239,26 

	408-0265
	      1000, размер зерен 20-10 мм, сорт 5xe "Готовые песчано-щебеночные смеси марка::1000, размер зерен 20-10 мм, сорт 5, 408-0265"
	м3
	177,34 
	195,36 

	408-0266
	      1000, размер зерен 20-10 мм, сорт 6xe "Готовые песчано-щебеночные смеси марка::1000, размер зерен 20-10 мм, сорт 6, 408-0266"
	м3
	195,02 
	214,83 

	408-0267
	      1000, размер зерен 20-10 мм, сорт 7xe "Готовые песчано-щебеночные смеси марка::1000, размер зерен 20-10 мм, сорт 7, 408-0267"
	м3
	281,44 
	310,04 

	408-0268
	      1000, размер зерен до 10 мм, сорт 8xe "Готовые песчано-щебеночные смеси марка::1000, размер зерен до 10 мм, сорт 8, 408-0268"
	м3
	195,02 
	214,83 

	408-0271
	      800, размер зерен 70-40 мм, сорт 1xe "Готовые песчано-щебеночные смеси марка::800, размер зерен 70-40 мм, сорт 1, 408-0271"
	м3
	148,58 
	163,68 

	408-0272
	      800, размер зерен 70-40 мм, сорт 2xe "Готовые песчано-щебеночные смеси марка::800, размер зерен 70-40 мм, сорт 2, 408-0272"
	м3
	133,01 
	146,52 

	408-0273
	      800, размер зерен 40-20 мм, сорт 3xe "Готовые песчано-щебеночные смеси марка::800, размер зерен 40-20 мм, сорт 3, 408-0273"
	м3
	170,75 
	188,10 

	408-0274
	      800, размер зерен 40-20 мм, сорт 4xe "Готовые песчано-щебеночные смеси марка::800, размер зерен 40-20 мм, сорт 4, 408-0274"
	м3
	208,34 
	229,51 

	408-0275
	      800, размер зерен 20-10 мм, сорт 5xe "Готовые песчано-щебеночные смеси марка::800, размер зерен 20-10 мм, сорт 5, 408-0275"
	м3
	170,75 
	188,10 

	408-0276
	      800, размер зерен 20-10 мм, сорт 6xe "Готовые песчано-щебеночные смеси марка::800, размер зерен 20-10 мм, сорт 6, 408-0276"
	м3
	188,43 
	207,57 

	408-0277
	      800, размер зерен 20-10 мм, сорт 7xe "Готовые песчано-щебеночные смеси марка::800, размер зерен 20-10 мм, сорт 7, 408-0277"
	м3
	272,60 
	300,30 

	408-0278
	      800, размер зерен до 10 мм, сорт 8xe "Готовые песчано-щебеночные смеси марка::800, размер зерен до 10 мм, сорт 8, 408-0278"
	м3
	188,43 
	207,57 

	408-0281
	      600, размер зерен 70-40 мм, сорт 1xe "Готовые песчано-щебеночные смеси марка::600, размер зерен 70-40 мм, сорт 1, 408-0281"
	м3
	139,59 
	153,78 

	408-0282
	      600, размер зерен 70-40 мм, сорт 2xe "Готовые песчано-щебеночные смеси марка::600, размер зерен 70-40 мм, сорт 2, 408-0282"
	м3
	121,93 
	134,31 

	408-0283
	      600, размер зерен 40-20 мм, сорт 3xe "Готовые песчано-щебеночные смеси марка::600, размер зерен 40-20 мм, сорт 3, 408-0283"
	м3
	155,18 
	170,94 

	408-0284
	      600, размер зерен 40-20 мм, сорт 4xe "Готовые песчано-щебеночные смеси марка::600, размер зерен 40-20 мм, сорт 4, 408-0284"
	м3
	188,43 
	207,57 

	408-0285
	      600, размер зерен 20-10 мм, сорт 5xe "Готовые песчано-щебеночные смеси марка::600, размер зерен 20-10 мм, сорт 5, 408-0285"
	м3
	155,18 
	170,94 

	408-0286
	      600, размер зерен 20-10 мм, сорт 6xe "Готовые песчано-щебеночные смеси марка::600, размер зерен 20-10 мм, сорт 6, 408-0286"
	м3
	170,75 
	188,10 

	408-0287
	      600, размер зерен 20-10 мм, сорт 7xe "Готовые песчано-щебеночные смеси марка::600, размер зерен 20-10 мм, сорт 7, 408-0287"
	м3
	243,84 
	268,62 

	408-0288
	      600, размер зерен до 10 мм, сорт 8xe "Готовые песчано-щебеночные смеси марка::600, размер зерен до 10 мм, сорт 8, 408-0288"
	м3
	170,75 
	188,10 

	408-0291
	      400,300, размер зерен 70-40 мм, сорт 1xe "Готовые песчано-щебеночные смеси марка::400,300, размер зерен 70-40 мм, сорт 1, 408-0291"
	м3
	128,51 
	141,57 

	408-0292
	      400,300, размер зерен 70-40 мм, сорт 2xe "Готовые песчано-щебеночные смеси марка::400,300, размер зерен 70-40 мм, сорт 2, 408-0292"
	м3
	115,33 
	127,05 

	408-0293
	      400,300, размер зерен 40-20 мм, сорт 3xe "Готовые песчано-щебеночные смеси марка::400,300, размер зерен 40-20 мм, сорт 3, 408-0293"
	м3
	146,33 
	161,20 

	408-0294
	      400,300, размер зерен 40-20 мм, сорт 4xe "Готовые песчано-щебеночные смеси марка::400,300, размер зерен 40-20 мм, сорт 4, 408-0294"
	м3
	177,34 
	195,36 

	408-0295
	      400,300, размер зерен 20-10 мм, сорт 5xe "Готовые песчано-щебеночные смеси марка::400,300, размер зерен 20-10 мм, сорт 5, 408-0295"
	м3
	146,33 
	161,20 

	408-0296
	      400,300, размер зерен 20-10 мм, сорт 6xe "Готовые песчано-щебеночные смеси марка::400,300, размер зерен 20-10 мм, сорт 6, 408-0296"
	м3
	161,77 
	178,20 

	408-0297
	      400,300, размер зерен 20-10 мм, сорт 7xe "Готовые песчано-щебеночные смеси марка::400,300, размер зерен 20-10 мм, сорт 7, 408-0297"
	м3
	230,52 
	253,94 

	408-0298
	      400,300, размер зерен до 10 мм, сорт 8xe "Готовые песчано-щебеночные смеси марка::400,300, размер зерен до 10 мм, сорт 8, 408-0298"
	м3
	161,77 
	178,20 

	408-0301
	      200, размер зерен 70-40 мм, сорт 1xe "Готовые песчано-щебеночные смеси марка::200, размер зерен 70-40 мм, сорт 1, 408-0301"
	м3
	115,33 
	127,05 

	408-0302
	      200, размер зерен 70-40 мм, сорт 2xe "Готовые песчано-щебеночные смеси марка::200, размер зерен 70-40 мм, сорт 2, 408-0302"
	м3
	104,25 
	114,84 

	408-0303
	      200, размер зерен 40-20 мм, сорт 3xe "Готовые песчано-щебеночные смеси марка::200, размер зерен 40-20 мм, сорт 3, 408-0303"
	м3
	133,01 
	146,52 

	408-0304
	      200, размер зерен 40-20 мм, сорт 4xe "Готовые песчано-щебеночные смеси марка::200, размер зерен 40-20 мм, сорт 4, 408-0304"
	м3
	155,18 
	170,94 

	408-0305
	      200, размер зерен 20-10 мм, сорт 5xe "Готовые песчано-щебеночные смеси марка::200, размер зерен 20-10 мм, сорт 5, 408-0305"
	м3
	133,01 
	146,52 

	408-0306
	      200, размер зерен 20-10 мм, сорт 6xe "Готовые песчано-щебеночные смеси марка::200, размер зерен 20-10 мм, сорт 6, 408-0306"
	м3
	139,59 
	153,78 

	408-0307
	      200, размер зерен 20-10 мм, сорт 7xe "Готовые песчано-щебеночные смеси марка::200, размер зерен 20-10 мм, сорт 7, 408-0307"
	м3
	199,51 
	219,78 

	408-0308
	      200, размер зерен до 10 мм, сорт 8xe "Готовые песчано-щебеночные смеси марка::200, размер зерен до 10 мм, сорт 8, 408-0308"
	м3
	139,59 
	153,78 

	408-0311
	      Др. 8, размер зерен 70-40, сорт 1xe "Готовые песчано-щебеночные смеси марка::Др. 8, размер зерен 70-40, сорт 1, 408-0311"
	м3
	161,77 
	178,20 

	408-0312
	      Др. 8, размер зерен 70-40, сорт 2xe "Готовые песчано-щебеночные смеси марка::Др. 8, размер зерен 70-40, сорт 2, 408-0312"
	м3
	146,33 
	161,20 

	408-0313
	      Др. 8, размер зерен 40-20, сорт 3xe "Готовые песчано-щебеночные смеси марка::Др. 8, размер зерен 40-20, сорт 3, 408-0313"
	м3
	177,34 
	195,36 

	408-0314
	      Др. 8, размер зерен 40-20, сорт 4xe "Готовые песчано-щебеночные смеси марка::Др. 8, размер зерен 40-20, сорт 4, 408-0314"
	м3
	221,68 
	244,20 

	408-0315
	      Др. 8, размер зерен 20-10, сорт 5xe "Готовые песчано-щебеночные смеси марка::Др. 8, размер зерен 20-10, сорт 5, 408-0315"
	м3
	177,34 
	195,36 

	408-0316
	      Др. 8, размер зерен 20-10, сорт 6xe "Готовые песчано-щебеночные смеси марка::Др. 8, размер зерен 20-10, сорт 6, 408-0316"
	м3
	210,59 
	231,99 

	408-0317
	      Др. 8, размер зерен 20-10, сорт 7xe "Готовые песчано-щебеночные смеси марка::Др. 8, размер зерен 20-10, сорт 7, 408-0317"
	м3
	281,44 
	310,04 

	408-0318
	      Др. 8, размер зерен до 10, сорт 8xe "Готовые песчано-щебеночные смеси марка::Др. 8, размер зерен до 10, сорт 8, 408-0318"
	м3
	210,59 
	231,99 

	408-0321
	      Др.12, размер зерен 70-40, сорт 1xe "Готовые песчано-щебеночные смеси марка::Др.12, размер зерен 70-40, сорт 1, 408-0321"
	м3
	152,93 
	168,46 

	408-0322
	      Др.12, размер зерен 70-40, сорт 2xe "Готовые песчано-щебеночные смеси марка::Др.12, размер зерен 70-40, сорт 2, 408-0322"
	м3
	124,02 
	136,62 

	408-0323
	      Др.12, размер зерен 40-20, сорт 3xe "Готовые песчано-щебеночные смеси марка::Др.12, размер зерен 40-20, сорт 3, 408-0323"
	м3
	144,09 
	158,73 

	408-0324
	      Др.12, размер зерен 40-20, сорт 4xe "Готовые песчано-щебеночные смеси марка::Др.12, размер зерен 40-20, сорт 4, 408-0324"
	м3
	201,61 
	222,09 

	408-0325
	      Др.12, размер зерен 20-10, сорт 5xe "Готовые песчано-щебеночные смеси марка::Др.12, размер зерен 20-10, сорт 5, 408-0325"
	м3
	144,09 
	158,73 

	408-0326
	      Др.12, размер зерен 20-10, сорт 6xe "Готовые песчано-щебеночные смеси марка::Др.12, размер зерен 20-10, сорт 6, 408-0326"
	м3
	199,51 
	219,78 

	408-0327
	      Др.12, размер зерен 20-10, сорт 7xe "Готовые песчано-щебеночные смеси марка::Др.12, размер зерен 20-10, сорт 7, 408-0327"
	м3
	261,52 
	288,09 

	408-0328
	      Др.12, размер зерен до 10, сорт 8xe "Готовые песчано-щебеночные смеси марка::Др.12, размер зерен до 10, сорт 8, 408-0328"
	м3
	199,51 
	219,78 

	408-0331
	      Др.16, размер зерен 70-40, сорт 1xe "Готовые песчано-щебеночные смеси марка::Др.16, размер зерен 70-40, сорт 1, 408-0331"
	м3
	137,34 
	151,30 

	408-0332
	      Др.16, размер зерен 70-40, сорт 2xe "Готовые песчано-щебеночные смеси марка::Др.16, размер зерен 70-40, сорт 2, 408-0332"
	м3
	124,02 
	136,62 

	408-0333
	      Др.16, размер зерен 40-20, сорт 3xe "Готовые песчано-щебеночные смеси марка::Др.16, размер зерен 40-20, сорт 3, 408-0333"
	м3
	133,01 
	146,52 

	408-0334
	      Др.16, размер зерен 40-20, сорт 4xe "Готовые песчано-щебеночные смеси марка::Др.16, размер зерен 40-20, сорт 4, 408-0334"
	м3
	181,69 
	200,15 

	408-0335
	      Др.16, размер зерен 20-10, сорт 5xe "Готовые песчано-щебеночные смеси марка::Др.16, размер зерен 20-10, сорт 5, 408-0335"
	м3
	133,01 
	146,52 

	408-0336
	      Др.16, размер зерен 20-10, сорт 6xe "Готовые песчано-щебеночные смеси марка::Др.16, размер зерен 20-10, сорт 6, 408-0336"
	м3
	177,34 
	195,36 

	408-0337
	      Др.16, размер зерен 20-10, сорт 7xe "Готовые песчано-щебеночные смеси марка::Др.16, размер зерен 20-10, сорт 7, 408-0337"
	м3
	237,11 
	261,20 

	408-0338
	      Др.16, размер зерен до 10, сорт 8xe "Готовые песчано-щебеночные смеси марка::Др.16, размер зерен до 10, сорт 8, 408-0338"
	м3
	177,34 
	195,36 

	408-0341
	      Др. 24, размер зерен 70-40, сорт 1xe "Готовые песчано-щебеночные смеси марка::Др. 24, размер зерен 70-40, сорт 1, 408-0341"
	м3
	121,93 
	134,31 

	408-0342
	      Др. 24, размер зерен 70-40, сорт 2xe "Готовые песчано-щебеночные смеси марка::Др. 24, размер зерен 70-40, сорт 2, 408-0342"
	м3
	113,09 
	124,58 

	408-0343
	      Др. 24, размер зерен 40-20, сорт 3xe "Готовые песчано-щебеночные смеси марка::Др. 24, размер зерен 40-20, сорт 3, 408-0343"
	м3
	133,01 
	146,52 

	408-0344
	      Др. 24, размер зерен 40-20, сорт 4xe "Готовые песчано-щебеночные смеси марка::Др. 24, размер зерен 40-20, сорт 4, 408-0344"
	м3
	164,02 
	180,68 

	408-0345
	      Др. 24, размер зерен 20-10, сорт 5xe "Готовые песчано-щебеночные смеси марка::Др. 24, размер зерен 20-10, сорт 5, 408-0345"
	м3
	133,01 
	146,52 

	408-0346
	      Др. 24, размер зерен 20-10, сорт 6xe "Готовые песчано-щебеночные смеси марка::Др. 24, размер зерен 20-10, сорт 6, 408-0346"
	м3
	159,52 
	175,73 

	408-0347
	      Др. 24, размер зерен 20-10, сорт 7xe "Готовые песчано-щебеночные смеси марка::Др. 24, размер зерен 20-10, сорт 7, 408-0347"
	м3
	210,59 
	231,99 

	408-0348
	      Др. 24, размер зерен до 10, сорт 8xe "Готовые песчано-щебеночные смеси марка::Др. 24, размер зерен до 10, сорт 8, 408-0348"
	м3
	159,52 
	175,73 

	Подраздел: Материалы из отсевов дробления изверженных и осадочных горных пород

	Группа: Осадочные горные породы

	408-9270
	Материалы из отсевов дробления горных породxe "Материалы из отсевов дробления горных пород, 408-9270"
	м3
	- 
	- 

	408-0061
	Материалы из отсевов дробления осадочных горных пород для строительных работ I класса, фракция до 10 мм, марка 800xe "Материалы из отсевов дробления осадочных горных пород для строительных работ I класса, фракция до 10 мм, марка 800, 408-0061"
	м3
	180,33 
	198,66 

	408-0256
	      2 класса марка 1200, размер зерен до 5 мм, очень крупныеxe "Готовые песчано-щебеночные смеси марка::2 класса марка 1200, размер зерен до 5 мм, очень крупные, 408-0256"
	м3
	71,71 
	79,00 

	Раздел 4.09 Щебень, песок, шлак и смеси из металлургических шлаков

	Группа: Песок пористый (шлаковая пемза)

	
	Песок пористый из металлургического шлака (шлаковая пемза), фракция 5-10 мм, марка:

	409-0041
	      1000xe "Песок пористый из металлургического шлака (шлаковая пемза), фракция 5-10 мм, марка::1000, 409-0041"
	м3
	144,95 
	159,68 

	409-0042
	      900xe "Песок пористый из металлургического шлака (шлаковая пемза), фракция 5-10 мм, марка::900, 409-0042"
	м3
	155,31 
	171,08 

	409-0043
	      800xe "Песок пористый из металлургического шлака (шлаковая пемза), фракция 5-10 мм, марка::800, 409-0043"
	м3
	154,90 
	170,64 

	409-0044
	      700xe "Песок пористый из металлургического шлака (шлаковая пемза), фракция 5-10 мм, марка::700, 409-0044"
	м3
	162,77 
	179,31 

	409-0045
	      600xe "Песок пористый из металлургического шлака (шлаковая пемза), фракция 5-10 мм, марка::600, 409-0045"
	м3
	176,70 
	194,66 

	Группа: Песок шлаковый для дорожного строительства

	
	Песок шлаковый для дорожного строительства:

	409-0091
	      крупный, фракция 2,5 ммxe "Песок шлаковый для дорожного строительства::крупный, фракция 2,5 мм, 409-0091"
	м3
	82,18 
	90,53 

	409-0092
	      средний, фракция 2-2,5 ммxe "Песок шлаковый для дорожного строительства::средний, фракция 2-2,5 мм, 409-0092"
	м3
	69,94 
	77,05 

	409-0093
	      мелкий, фракция 1,5-2,0 ммxe "Песок шлаковый для дорожного строительства::мелкий, фракция 1,5-2,0 мм, 409-0093"
	м3
	48,65 
	53,59 

	409-0094
	      очень мелкий, фракция 1-1,5 ммxe "Песок шлаковый для дорожного строительства::очень мелкий, фракция 1-1,5 мм, 409-0094"
	м3
	38,06 
	41,92 

	409-9056
	Песок шлаковый фракции - средняяxe "Песок шлаковый фракции - средняя, 409-9056"
	м3
	- 
	- 

	Группа: Шлак

	409-9001
	Шлакxe "Шлак, 409-9001"
	м3
	- 
	- 

	409-9010
	Шлак котельныйxe "Шлак котельный, 409-9010"
	м3
	- 
	- 

	409-0121
	Шлак котельныйxe "Шлак котельный, 409-0121"
	м3
	67,16 
	73,98 

	409-9013
	Шлаки металлургические пористые: мартеновский и отвальный доменныйxe "Шлаки металлургические пористые\: мартеновский и отвальный доменный, 409-9013"
	м3
	- 
	- 

	Группа: Щебень из доменного шлака

	
	Щебень из доменного шлака для бетона марка:

	409-0001
	      Др.15, фракция 5(3)-10 ммxe "Щебень из доменного шлака для бетона марка::Др.15, фракция 5(3)-10 мм, 409-0001"
	м3
	280,06 
	308,51 

	409-0002
	      Др.15, фракция 10-20 ммxe "Щебень из доменного шлака для бетона марка::Др.15, фракция 10-20 мм, 409-0002"
	м3
	219,18 
	241,44 

	409-0003
	      Др.15, фракция 20-40 ммxe "Щебень из доменного шлака для бетона марка::Др.15, фракция 20-40 мм, 409-0003"
	м3
	165,90 
	182,75 

	409-0004
	      Др.15, фракция 40-70 ммxe "Щебень из доменного шлака для бетона марка::Др.15, фракция 40-70 мм, 409-0004"
	м3
	123,42 
	135,96 

	409-0005
	      Др. 25, фракция 5(3)-10 ммxe "Щебень из доменного шлака для бетона марка::Др. 25, фракция 5(3)-10 мм, 409-0005"
	м3
	245,00 
	269,89 

	409-0006
	      Др. 25, фракция 10-20 ммxe "Щебень из доменного шлака для бетона марка::Др. 25, фракция 10-20 мм, 409-0006"
	м3
	190,27 
	209,60 

	409-0007
	      Др. 25, фракция 20-40 ммxe "Щебень из доменного шлака для бетона марка::Др. 25, фракция 20-40 мм, 409-0007"
	м3
	144,62 
	159,31 

	409-0008
	      Др. 25, фракция 40-70 ммxe "Щебень из доменного шлака для бетона марка::Др. 25, фракция 40-70 мм, 409-0008"
	м3
	106,56 
	117,38 

	409-0009
	      Др. 35, фракция 5(3)-10 ммxe "Щебень из доменного шлака для бетона марка::Др. 35, фракция 5(3)-10 мм, 409-0009"
	м3
	187,19 
	206,21 

	409-0010
	      Др. 35, фракция 10-20 ммxe "Щебень из доменного шлака для бетона марка::Др. 35, фракция 10-20 мм, 409-0010"
	м3
	146,06 
	160,89 

	409-0011
	      Др. 35, фракция 20-40 ммxe "Щебень из доменного шлака для бетона марка::Др. 35, фракция 20-40 мм, 409-0011"
	м3
	112,63 
	124,07 

	409-0012
	      Др. 35, фракция 40-70 ммxe "Щебень из доменного шлака для бетона марка::Др. 35, фракция 40-70 мм, 409-0012"
	м3
	85,27 
	93,93 

	409-0013
	      Др. 45, фракция 5(3)-10 ммxe "Щебень из доменного шлака для бетона марка::Др. 45, фракция 5(3)-10 мм, 409-0013"
	м3
	179,58 
	197,83 

	409-0014
	      Др. 45, фракция 10-20 ммxe "Щебень из доменного шлака для бетона марка::Др. 45, фракция 10-20 мм, 409-0014"
	м3
	138,54 
	152,61 

	409-0015
	      Др. 45, фракция 20-40 ммxe "Щебень из доменного шлака для бетона марка::Др. 45, фракция 20-40 мм, 409-0015"
	м3
	105,00 
	115,67 

	409-0016
	      Др. 45, фракция 40-70 ммxe "Щебень из доменного шлака для бетона марка::Др. 45, фракция 40-70 мм, 409-0016"
	м3
	77,55 
	85,43 

	Группа: Щебень пористый (шлаковая пемза)

	409-0639
	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 ммxe "Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм, 409-0639"
	м3
	66,47 
	74,58 

	409-9034
	Щебень пористый из металлургического шлака (шлаковая пемза)xe "Щебень пористый из металлургического шлака (шлаковая пемза), 409-9034"
	м3
	- 
	- 

	
	Щебень пористый из металлургического шлака (шлаковая пемза), фракция:

	409-0021
	      5-10 мм, марка 800xe "Щебень пористый из металлургического шлака (шлаковая пемза), фракция::5-10 мм, марка 800, 409-0021"
	м3
	39,08 
	43,05 

	409-0022
	      5-10 мм, марка 750xe "Щебень пористый из металлургического шлака (шлаковая пемза), фракция::5-10 мм, марка 750, 409-0022"
	м3
	41,14 
	45,32 

	409-0023
	      5-10 мм, марка 700xe "Щебень пористый из металлургического шлака (шлаковая пемза), фракция::5-10 мм, марка 700, 409-0023"
	м3
	43,20 
	47,59 

	409-0024
	      5-10 мм, марка 650xe "Щебень пористый из металлургического шлака (шлаковая пемза), фракция::5-10 мм, марка 650, 409-0024"
	м3
	45,26 
	49,86 

	409-0025
	      5-10 мм, марка 600xe "Щебень пористый из металлургического шлака (шлаковая пемза), фракция::5-10 мм, марка 600, 409-0025"
	м3
	47,31 
	52,11 

	409-0026
	      5-10 мм, марка 550xe "Щебень пористый из металлургического шлака (шлаковая пемза), фракция::5-10 мм, марка 550, 409-0026"
	м3
	55,54 
	61,18 

	409-0027
	      5-10 мм, марка 500xe "Щебень пористый из металлургического шлака (шлаковая пемза), фракция::5-10 мм, марка 500, 409-0027"
	м3
	59,65 
	65,71 

	409-0028
	      5-10 мм, марка 450xe "Щебень пористый из металлургического шлака (шлаковая пемза), фракция::5-10 мм, марка 450, 409-0028"
	м3
	61,71 
	67,98 

	409-0029
	      5-10 мм, марка 400xe "Щебень пористый из металлургического шлака (шлаковая пемза), фракция::5-10 мм, марка 400, 409-0029"
	м3
	66,86 
	73,65 

	409-0031
	      10-20 мм, марка 800xe "Щебень пористый из металлургического шлака (шлаковая пемза), фракция::10-20 мм, марка 800, 409-0031"
	м3
	21,59 
	23,79 

	409-0032
	      10-20 мм, марка 750xe "Щебень пористый из металлургического шлака (шлаковая пемза), фракция::10-20 мм, марка 750, 409-0032"
	м3
	28,81 
	31,73 

	409-0033
	      10-20 мм, марка 700xe "Щебень пористый из металлургического шлака (шлаковая пемза), фракция::10-20 мм, марка 700, 409-0033"
	м3
	32,92 
	36,26 

	409-0034
	      10-20 мм, марка 650xe "Щебень пористый из металлургического шлака (шлаковая пемза), фракция::10-20 мм, марка 650, 409-0034"
	м3
	40,10 
	44,18 

	409-0035
	      10-20 мм, марка 600xe "Щебень пористый из металлургического шлака (шлаковая пемза), фракция::10-20 мм, марка 600, 409-0035"
	м3
	45,52 
	50,14 

	409-0036
	      10-20 мм, марка 550xe "Щебень пористый из металлургического шлака (шлаковая пемза), фракция::10-20 мм, марка 550, 409-0036"
	м3
	37,03 
	40,79 

	409-0037
	      10-20 мм, марка 500xe "Щебень пористый из металлургического шлака (шлаковая пемза), фракция::10-20 мм, марка 500, 409-0037"
	м3
	43,20 
	47,59 

	409-0038
	      10-20 мм, марка 450xe "Щебень пористый из металлургического шлака (шлаковая пемза), фракция::10-20 мм, марка 450, 409-0038"
	м3
	48,34 
	53,25 

	409-0039
	      10-20 мм, марка 400xe "Щебень пористый из металлургического шлака (шлаковая пемза), фракция::10-20 мм, марка 400, 409-0039"
	м3
	52,45 
	57,78 

	Группа: Щебень шлаковый для дорожного строительства

	
	Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция:

	409-0051
	      5-10 мм, марка 1200xe "Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция::5-10 мм, марка 1200, 409-0051"
	м3
	103,88 
	114,43 

	409-0052
	      5-10 мм, марка 1000xe "Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция::5-10 мм, марка 1000, 409-0052"
	м3
	92,56 
	101,96 

	409-0053
	      5-10 мм, марка 800xe "Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция::5-10 мм, марка 800, 409-0053"
	м3
	79,19 
	87,24 

	409-0054
	      5-10 мм, марка 600xe "Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция::5-10 мм, марка 600, 409-0054"
	м3
	67,36 
	74,21 

	409-0055
	      5-10 мм, марка 300xe "Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция::5-10 мм, марка 300, 409-0055"
	м3
	62,74 
	69,12 

	409-0061
	      10-20 мм, марка 1200xe "Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция::10-20 мм, марка 1200, 409-0061"
	м3
	120,23 
	132,45 

	409-0062
	      10-20 мм, марка 1000xe "Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция::10-20 мм, марка 1000, 409-0062"
	м3
	115,19 
	126,90 

	409-0063
	      10-20 мм, марка 800xe "Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция::10-20 мм, марка 800, 409-0063"
	м3
	108,51 
	119,53 

	409-0064
	      10-20 мм, марка 600xe "Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция::10-20 мм, марка 600, 409-0064"
	м3
	101,72 
	112,06 

	409-0065
	      10-20 мм, марка 300xe "Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция::10-20 мм, марка 300, 409-0065"
	м3
	91,33 
	100,61 

	409-0071
	      20-40 мм, марка 1200xe "Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция::20-40 мм, марка 1200, 409-0071"
	м3
	97,40 
	107,29 

	409-0072
	      20-40 мм, марка 1000xe "Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция::20-40 мм, марка 1000, 409-0072"
	м3
	91,23 
	100,50 

	409-0073
	      20-40 мм, марка 800xe "Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция::20-40 мм, марка 800, 409-0073"
	м3
	86,91 
	95,74 

	409-0074
	      20-40 мм, марка 600xe "Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция::20-40 мм, марка 600, 409-0074"
	м3
	77,24 
	85,09 

	409-0075
	      20-40 мм, марка 300xe "Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция::20-40 мм, марка 300, 409-0075"
	м3
	69,94 
	77,05 

	409-0081
	      40-70 мм, марка 1200xe "Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция::40-70 мм, марка 1200, 409-0081"
	м3
	85,37 
	94,04 

	409-0082
	      40-70 мм, марка 1000xe "Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция::40-70 мм, марка 1000, 409-0082"
	м3
	80,12 
	88,26 

	409-0083
	      40-70 мм, марка 800xe "Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция::40-70 мм, марка 800, 409-0083"
	м3
	72,41 
	79,76 

	409-0084
	      40-70 мм, марка 600xe "Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция::40-70 мм, марка 600, 409-0084"
	м3
	64,49 
	71,04 

	409-0085
	      40-70 мм, марка 300xe "Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция::40-70 мм, марка 300, 409-0085"
	м3
	50,19 
	55,29 

	409-9037
	Щебень шлаковый доменный и сталеплавильный для дорожного строительства класса 1, фракция 10-20 ммxe "Щебень шлаковый доменный и сталеплавильный для дорожного строительства класса 1, фракция 10-20 мм, 409-9037"
	м3
	- 
	- 

	Группа: Щебеночно-песчаные смеси

	
	Готовые щебеночно-песчаные смеси из шлаков черной металлургии, размер зерен:

	409-0101
	      120, марка 1000-1200xe "Готовые щебеночно-песчаные смеси из шлаков черной металлургии, размер зерен::120, марка 1000-1200, 409-0101"
	м3
	76,11 
	83,84 

	409-0102
	      120, марка 800xe "Готовые щебеночно-песчаные смеси из шлаков черной металлургии, размер зерен::120, марка 800, 409-0102"
	м3
	71,58 
	78,86 

	409-0103
	      120, марка 600xe "Готовые щебеночно-песчаные смеси из шлаков черной металлургии, размер зерен::120, марка 600, 409-0103"
	м3
	63,87 
	70,36 

	409-0104
	      120, марка 300xe "Готовые щебеночно-песчаные смеси из шлаков черной металлургии, размер зерен::120, марка 300, 409-0104"
	м3
	57,81 
	63,68 

	409-0105
	      70, марка 1000-1200xe "Готовые щебеночно-песчаные смеси из шлаков черной металлургии, размер зерен::70, марка 1000-1200, 409-0105"
	м3
	95,86 
	105,60 

	409-0106
	      70, марка 800xe "Готовые щебеночно-песчаные смеси из шлаков черной металлургии, размер зерен::70, марка 800, 409-0106"
	м3
	91,33 
	100,61 

	409-0107
	      70, марка 600xe "Готовые щебеночно-песчаные смеси из шлаков черной металлургии, размер зерен::70, марка 600, 409-0107"
	м3
	83,72 
	92,23 

	409-0108
	      70, марка 300xe "Готовые щебеночно-песчаные смеси из шлаков черной металлургии, размер зерен::70, марка 300, 409-0108"
	м3
	77,66 
	85,55 

	409-0109
	      40, марка 1000-1200xe "Готовые щебеночно-песчаные смеси из шлаков черной металлургии, размер зерен::40, марка 1000-1200, 409-0109"
	м3
	105,00 
	115,67 

	409-0110
	      40, марка 800xe "Готовые щебеночно-песчаные смеси из шлаков черной металлургии, размер зерен::40, марка 800, 409-0110"
	м3
	103,47 
	113,99 

	409-0111
	      40, марка 600xe "Готовые щебеночно-песчаные смеси из шлаков черной металлургии, размер зерен::40, марка 600, 409-0111"
	м3
	94,31 
	103,89 

	409-0112
	      40, марка 300xe "Готовые щебеночно-песчаные смеси из шлаков черной металлургии, размер зерен::40, марка 300, 409-0112"
	м3
	89,79 
	98,91 

	409-0113
	      20, марка 1000-1200xe "Готовые щебеночно-песчаные смеси из шлаков черной металлургии, размер зерен::20, марка 1000-1200, 409-0113"
	м3
	106,56 
	117,38 

	409-0114
	      20, марка 800xe "Готовые щебеночно-песчаные смеси из шлаков черной металлургии, размер зерен::20, марка 800, 409-0114"
	м3
	103,47 
	113,99 

	409-0115
	      20, марка 600xe "Готовые щебеночно-песчаные смеси из шлаков черной металлургии, размер зерен::20, марка 600, 409-0115"
	м3
	95,86 
	105,60 

	409-0116
	      20, марка 300xe "Готовые щебеночно-песчаные смеси из шлаков черной металлургии, размер зерен::20, марка 300, 409-0116"
	м3
	91,33 
	100,61 

	409-0117
	      10, марка 1000-1200xe "Готовые щебеночно-песчаные смеси из шлаков черной металлургии, размер зерен::10, марка 1000-1200, 409-0117"
	м3
	118,69 
	130,75 

	409-0118
	      10, марка 800xe "Готовые щебеночно-песчаные смеси из шлаков черной металлургии, размер зерен::10, марка 800, 409-0118"
	м3
	112,63 
	124,07 

	409-0119
	      10, марка 600xe "Готовые щебеночно-песчаные смеси из шлаков черной металлургии, размер зерен::10, марка 600, 409-0119"
	м3
	103,47 
	113,99 

	409-0120
	      10, марка 300xe "Готовые щебеночно-песчаные смеси из шлаков черной металлургии, размер зерен::10, марка 300, 409-0120"
	м3
	97,40 
	107,29 

	Раздел 4.10 Продукция асфальтобетонная и асфальтобитумная

	Подраздел: Материалы

	Группа: Мастики

	410-0105
	Мастика гидроизоляционная асфальтовая холодная, марка БСХАxe "Мастика гидроизоляционная асфальтовая холодная, марка БСХА, 410-0105"
	т
	2 861,16 
	3 326,95 

	
	Мастика горячая асфальтовая:

	410-3252
	      АМ-1xe "Мастика горячая асфальтовая::АМ-1, 410-3252"
	т
	995,16 
	1 157,17 

	410-9099
	      АМ-1xe "Мастика горячая асфальтовая::АМ-1, 410-9099"
	т
	- 
	- 

	410-3253
	      АМ-2xe "Мастика горячая асфальтовая::АМ-2, 410-3253"
	т
	1 348,13 
	1 567,61 

	410-9096
	      АМ-2xe "Мастика горячая асфальтовая::АМ-2, 410-9096"
	т
	- 
	- 

	410-3254
	      АМ-3xe "Мастика горячая асфальтовая::АМ-3, 410-3254"
	т
	1 482,26 
	1 723,58 

	410-9097
	      АМ-3xe "Мастика горячая асфальтовая::АМ-3, 410-9097"
	т
	- 
	- 

	410-9095
	Мастика холодная асфальтоваяxe "Мастика холодная асфальтовая, 410-9095"
	т
	- 
	- 

	Группа: Прочие материалы

	410-3211
	Асфальтовые маты на мешковинеxe "Асфальтовые маты на мешковине, 410-3211"
	100 м2
	1 858,85 
	2 161,47 

	410-9106
	Асфальтовые маты на мешковинеxe "Асфальтовые маты на мешковине, 410-9106"
	100 м2
	- 
	- 

	410-0111
	Лом асфальтобетонаxe "Лом асфальтобетона, 410-0111"
	т
	198,64 
	230,98 

	410-9014
	Лом асфальтобетонаxe "Лом асфальтобетона, 410-9014"
	т
	- 
	- 

	410-0044
	Отсевы дробления карбонатных пород для производства минерального порошкаxe "Отсевы дробления карбонатных пород для производства минерального порошка, 410-0044"
	м3
	19,18 
	22,31 

	410-0061
	Песок горячийxe "Песок горячий, 410-0061"
	т
	138,38 
	160,91 

	410-9875
	Плитки асфальтобетонныеxe "Плитки асфальтобетонные, 410-9875"
	м2
	- 
	- 

	410-2155
	Плитки асфальтобетонные для полов толщиной 35 ммxe "Плитки асфальтобетонные для полов толщиной 35 мм, 410-2155"
	м2
	63,21 
	73,50 

	
	Порошок минеральный для асфальтобетонных смесей:

	410-0041
	      активированныйxe "Порошок минеральный для асфальтобетонных смесей::активированный, 410-0041"
	т
	99,07 
	115,20 

	410-0042
	      неактивированныйxe "Порошок минеральный для асфальтобетонных смесей::неактивированный, 410-0042"
	т
	80,14 
	93,19 

	410-0045
	      из основных доменных шлаковxe "Порошок минеральный для асфальтобетонных смесей::из основных доменных шлаков, 410-0045"
	т
	219,43 
	255,15 

	410-0043
	Породы карбонатные для производства минеральных порошков, применяемых в асфальтобетонных смесяхxe "Породы карбонатные для производства минеральных порошков, применяемых в асфальтобетонных смесях, 410-0043"
	м3
	31,73 
	36,89 

	410-0102
	Состав уплотнительный, марка УС-65xe "Состав уплотнительный, марка УС-65, 410-0102"
	т
	10 971,52 
	12 757,68 

	410-0014
	Модификатор асфальта марки "Унирем"xe "Модификатор асфальта марки \"Унирем\", 410-0014"
	кг
	10,83 
	12,60 

	Группа: Щебень черный

	410-9110
	Щебень черныйxe "Щебень черный, 410-9110"
	т
	- 
	- 

	
	Щебень черный горячий, фракция:

	410-9120
	      3 (5)-10 (15) ммxe "Щебень черный горячий, фракция::3 (5)-10 (15) мм, 410-9120"
	т
	- 
	- 

	410-9121
	      5-10 ммxe "Щебень черный горячий, фракция::5-10 мм, 410-9121"
	т
	- 
	- 

	410-0071
	      5-10 ммxe "Щебень черный горячий, фракция::5-10 мм, 410-0071"
	т
	280,53 
	326,20 

	410-0072
	      10-15 ммxe "Щебень черный горячий, фракция::10-15 мм, 410-0072"
	т
	234,39 
	272,54 

	410-9122
	      10-20 ммxe "Щебень черный горячий, фракция::10-20 мм, 410-9122"
	т
	- 
	- 

	410-9124
	      10-20 (15) ммxe "Щебень черный горячий, фракция::10-20 (15) мм, 410-9124"
	т
	- 
	- 

	410-9123
	      10 (15)-20 (25) ммxe "Щебень черный горячий, фракция::10 (15)-20 (25) мм, 410-9123"
	т
	- 
	- 

	410-0073
	      15-20 ммxe "Щебень черный горячий, фракция::15-20 мм, 410-0073"
	т
	234,39 
	272,54 

	410-0074
	      20-25 ммxe "Щебень черный горячий, фракция::20-25 мм, 410-0074"
	т
	232,21 
	270,01 

	410-9125
	      20-40 ммxe "Щебень черный горячий, фракция::20-40 мм, 410-9125"
	т
	- 
	- 

	Подраздел: Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон

	Группа: Смеси горячие и теплые

	410-9001
	Асфальтобетонxe "Асфальтобетон, 410-9001"
	т
	- 
	- 

	410-9061
	Асфальтобетон плотный среднезернистый щебеночныйxe "Асфальтобетон плотный среднезернистый щебеночный, 410-9061"
	т
	- 
	- 

	410-1019
	Смесь асфальтобетонная литая на габброидных минеральных материалахxe "Смесь асфальтобетонная литая на габброидных минеральных материалах, 410-1019"
	т
	1 104,72 
	1 284,57 

	
	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка:

	410-0001
	      I, тип Аxe "Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка::I, тип А, 410-0001"
	т
	513,84 
	597,50 

	410-0002
	      I, тип Бxe "Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка::I, тип Б, 410-0002"
	т
	495,40 
	576,06 

	410-0003
	      I, тип Вxe "Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка::I, тип В, 410-0003"
	т
	476,13 
	553,65 

	410-0004
	      I, тип Гxe "Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка::I, тип Г, 410-0004"
	т
	512,14 
	595,52 

	410-0005
	      II, тип Аxe "Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка::II, тип А, 410-0005"
	т
	497,39 
	578,36 

	410-0006
	      II, тип Бxe "Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка::II, тип Б, 410-0006"
	т
	480,36 
	558,56 

	410-0007
	      II, тип Вxe "Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка::II, тип В, 410-0007"
	т
	462,15 
	537,39 

	410-0008
	      II, тип Гxe "Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка::II, тип Г, 410-0008"
	т
	498,93 
	580,16 

	410-0009
	      II, тип Дxe "Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка::II, тип Д, 410-0009"
	т
	459,66 
	534,49 

	410-0010
	      III, тип Бxe "Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка::III, тип Б, 410-0010"
	т
	458,11 
	532,70 

	410-0011
	      III, тип Вxe "Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка::III, тип В, 410-0011"
	т
	425,85 
	495,18 

	410-0012
	      III, тип Гxe "Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка::III, тип Г, 410-0012"
	т
	470,50 
	547,10 

	410-0013
	      III, тип Дxe "Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка::III, тип Д, 410-0013"
	т
	424,06 
	493,10 

	
	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка:

	410-0021
	      Ixe "Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка::I, 410-0021"
	т
	557,37 
	648,11 

	410-0022
	      IIxe "Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка::II, 410-0022"
	т
	544,68 
	633,36 

	
	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для высокопористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка:

	410-0023
	      Ixe "Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для высокопористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка::I, 410-0023"
	т
	494,78 
	575,33 

	410-0024
	      IIxe "Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для высокопористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка::II, 410-0024"
	т
	472,72 
	549,68 

	
	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для высокопористого асфальтобетона песчаные), марка:

	410-0025
	      Ixe "Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для высокопористого асфальтобетона песчаные), марка::I, 410-0025"
	т
	492,00 
	572,10 

	410-0026
	      IIxe "Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для высокопористого асфальтобетона песчаные), марка::II, 410-0026"
	т
	471,15 
	547,85 

	
	Смеси асфальтобетонные (горячие) крупнозернистые для плотного асфальтобетона, тип:

	410-0083
	      Ixe "Смеси асфальтобетонные (горячие) крупнозернистые для плотного асфальтобетона, тип::I, 410-0083"
	т
	234,23 
	272,36 

	410-0084
	      IIxe "Смеси асфальтобетонные (горячие) крупнозернистые для плотного асфальтобетона, тип::II, 410-0084"
	т
	249,25 
	289,83 

	Группа: Смеси холодные

	
	Плотные асфальтобетоны, тип Вх марка:

	410-0085
	      Ixe "Плотные асфальтобетоны, тип Вх марка::I, 410-0085"
	т
	394,10 
	458,26 

	410-0086
	      IIxe "Плотные асфальтобетоны, тип Вх марка::II, 410-0086"
	т
	227,11 
	264,09 

	
	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (холодные), марка:

	410-0031
	      I Бхxe "Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (холодные), марка::I Бх, 410-0031"
	т
	539,33 
	627,14 

	410-0032
	      I Вхxe "Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (холодные), марка::I Вх, 410-0032"
	т
	472,81 
	549,78 

	410-0033
	      I Гхxe "Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (холодные), марка::I Гх, 410-0033"
	т
	496,52 
	577,35 

	410-0034
	      II Бхxe "Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (холодные), марка::II Бх, 410-0034"
	т
	438,06 
	509,38 

	410-0035
	      II Вхxe "Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (холодные), марка::II Вх, 410-0035"
	т
	406,43 
	472,60 

	410-0036
	      II Дхxe "Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (холодные), марка::II Дх, 410-0036"
	т
	414,36 
	481,82 

	Группа: Смеси прочие

	410-9032
	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетонные плотные (горячие и теплые) щебеночные и гравийные мелкозернистыеxe "Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетонные плотные (горячие и теплые) щебеночные и гравийные мелкозернистые, 410-9032"
	т
	- 
	- 

	410-9010
	Смесь асфальтобетоннаяxe "Смесь асфальтобетонная, 410-9010"
	т
	- 
	- 

	
	Смеси асфальтобетонные с применением щебня «ДОРСИЛ»:

	410-0081
	      мозаичная фактураxe "Смеси асфальтобетонные с применением щебня \«ДОРСИЛ\»::мозаичная фактура, 410-0081"
	т
	1 142,25 
	1 328,21 

	410-0082
	      ковровая фактураxe "Смеси асфальтобетонные с применением щебня \«ДОРСИЛ\»::ковровая фактура, 410-0082"
	т
	1 353,36 
	1 573,69 

	410-9031
	Смеси асфальтобетонные дорожные мелкозернистые и среднезернистые щебеночные типа Б марки 1xe "Смеси асфальтобетонные дорожные мелкозернистые и среднезернистые щебеночные типа Б марки 1, 410-9031"
	т
	- 
	- 

	410-1018
	Смеси асфальтобетонные дорожные мелкозернистые и среднезернистые щебеночные типа Б марки 1xe "Смеси асфальтобетонные дорожные мелкозернистые и среднезернистые щебеночные типа Б марки 1, 410-1018"
	т
	392,44 
	456,33 

	410-0104
	Смеси цветные пластобетонные для дорожного строительства песчаныеxe "Смеси цветные пластобетонные для дорожного строительства песчаные, 410-0104"
	т
	3 207,06 
	3 729,17 

	Подраздел: Асфальт литой

	Группа: Асфальт для верхних слоев покрытий проезжей части (жесткий)

	
	Асфальт литой для верхних слоев покрытий проезжей части тип:

	410-0051
	      I (жесткий)xe "Асфальт литой для верхних слоев покрытий проезжей части тип::I (жесткий), 410-0051"
	т
	424,57 
	493,69 

	410-0052
	      II (жесткий)xe "Асфальт литой для верхних слоев покрытий проезжей части тип::II (жесткий), 410-0052"
	т
	451,89 
	525,45 

	Группа: Прочий асфальт

	
	Асфальт литой:

	410-1021
	      для гидротехнических сооруженийxe "Асфальт литой::для гидротехнических сооружений, 410-1021"
	т
	609,46 
	708,68 

	410-9062
	      для гидротехнических сооруженийxe "Асфальт литой::для гидротехнических сооружений, 410-9062"
	т
	- 
	- 

	410-0053
	      для покрытий тротуаров тип I (жесткий)xe "Асфальт литой::для покрытий тротуаров тип I (жесткий), 410-0053"
	т
	239,54 
	278,54 

	410-0054
	      для покрытий тротуаров тип II (жесткий)xe "Асфальт литой::для покрытий тротуаров тип II (жесткий), 410-0054"
	т
	361,52 
	420,37 

	410-9059
	      для покрытий тротуаровxe "Асфальт литой::для покрытий тротуаров, 410-9059"
	м3
	- 
	- 

	410-1020
	      для покрытий тротуаровxe "Асфальт литой::для покрытий тротуаров, 410-1020"
	м3
	609,46 
	708,68 

	410-9060
	      песчаныйxe "Асфальт литой::песчаный, 410-9060"
	т
	- 
	- 

	Раздел 4.11 Вода, пар, сжатый воздух, электроэнергия

	Группа: Вода

	411-0001
	Водаxe "Вода, 411-0001"
	м3
	2,21 
	2,44 

	411-0002
	Вода водопроводнаяxe "Вода водопроводная, 411-0002"
	м3
	3,21 
	3,54 

	411-0003
	Вода дистиллированнаяxe "Вода дистиллированная, 411-0003"
	м3
	444,00 
	489,11 

	411-0005
	Вода химически очищеннаяxe "Вода химически очищенная, 411-0005"
	м3
	9,60 
	10,58 

	411-0006
	Вода дистиллированнаяxe "Вода дистиллированная, 411-0006"
	кг
	4,59 
	5,06 

	411-0011
	Вода водопроводнаяxe "Вода водопроводная, 411-0011"
	1000 м3
	3 540,00 
	3 540,00 

	Группа: Пар

	411-0021
	Парxe "Пар, 411-0021"
	кг
	0,06 
	0,06 

	411-0022
	Парxe "Пар, 411-0022"
	т
	57,57 
	57,57 

	Группа: Сжатый воздух

	411-0031
	Сжатый воздухxe "Сжатый воздух, 411-0031"
	100 м3
	11,48 
	12,65 

	411-0032
	Сжатый воздухxe "Сжатый воздух, 411-0032"
	10000 м3
	1 265,00 
	1 265,00 

	Группа: Электроэнергия

	411-0041
	Электроэнергияxe "Электроэнергия, 411-0041"
	квт-ч
	0,55 
	0,55 

	411-0042
	Электроэнергияxe "Электроэнергия, 411-0042"
	1000 кВт-ч
	550,00 
	550,00 

	Раздел 4.12 Изделия облицовочные из природного камня

	Подраздел: Изделия архитектурно-строительные

	Группа: Из гранита, гранодиорита, габбродиабаза, лабрадорита, кварцита и других прочных пород пиленые

	
	Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности:

	412-0001
	      пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм, 412-0001"
	м2
	643,03 
	714,92 

	412-0002
	      пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм, 412-0002"
	м2
	727,36 
	808,68 

	412-0003
	      пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм, 412-0003"
	м2
	815,21 
	906,35 

	412-0004
	      пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм, 412-0004"
	м2
	903,06 
	1 004,03 

	412-0005
	      пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм, 412-0005"
	м2
	994,41 
	1 105,59 

	412-0006
	      пиленая А, Б, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::пиленая А, Б, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм, 412-0006"
	м2
	1 092,78 
	1 214,95 

	412-0007
	      пиленая А, Б, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::пиленая А, Б, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм, 412-0007"
	м2
	1 342,27 
	1 492,33 

	412-0008
	      пиленая А, Б, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::пиленая А, Б, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм, 412-0008"
	м2
	1 637,44 
	1 820,51 

	412-0009
	      пиленая А, Б, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::пиленая А, Б, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм, 412-0009"
	м2
	1 964,24 
	2 183,84 

	412-0010
	      пиленая А, Б, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::пиленая А, Б, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм, 412-0010"
	м2
	2 291,02 
	2 547,15 

	412-0011
	      пиленая А, Б, парапеты, пластины, толщина 130-140 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::пиленая А, Б, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм, 412-0011"
	м2
	2 621,32 
	2 914,38 

	412-0012
	      пиленая А, Б, парапеты, пластины, толщина 150-160 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::пиленая А, Б, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм, 412-0012"
	м2
	2 934,04 
	3 262,06 

	412-0013
	      пиленая А, Б, парапеты, пластины, толщина 170-200 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::пиленая А, Б, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм, 412-0013"
	м2
	3 422,46 
	3 805,09 

	412-0021
	      термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм, 412-0021"
	м2
	579,35 
	644,12 

	412-0022
	      термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм, 412-0022"
	м2
	733,62 
	815,64 

	412-0023
	      термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм, 412-0023"
	м2
	951,99 
	1 058,42 

	412-0024
	      термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм, 412-0024"
	м2
	1 015,50 
	1 129,04 

	412-0025
	      термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм, 412-0025"
	м2
	1 215,65 
	1 351,56 

	412-0026
	      термообработанная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::термообработанная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм, 412-0026"
	м2
	1 430,50 
	1 590,44 

	412-0027
	      термообработанная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::термообработанная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм, 412-0027"
	м2
	1 493,37 
	1 660,33 

	412-0028
	      термообработанная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::термообработанная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм, 412-0028"
	м2
	1 799,08 
	2 000,22 

	412-0029
	      термообработанная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::термообработанная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм, 412-0029"
	м2
	2 125,87 
	2 363,54 

	412-0030
	      термообработанная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::термообработанная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм, 412-0030"
	м2
	2 452,64 
	2 726,85 

	412-0031
	      термообработанная, парапеты, пластины, толщина 130-140 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::термообработанная, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм, 412-0031"
	м2
	2 786,47 
	3 098,00 

	412-0032
	      термообработанная, парапеты, пластины, толщина 150-160 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::термообработанная, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм, 412-0032"
	м2
	3 099,18 
	3 445,67 

	412-0033
	      термообработанная, парапеты, пластины, толщина 170-200 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::термообработанная, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм, 412-0033"
	м2
	3 587,61 
	3 988,70 

	412-0041
	      шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм, 412-0041"
	м2
	843,31 
	937,59 

	412-0042
	      шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм, 412-0042"
	м2
	962,78 
	1 070,42 

	412-0043
	      шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм, 412-0043"
	м2
	1 075,23 
	1 195,44 

	412-0044
	      шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм, 412-0044"
	м2
	1 191,18 
	1 324,36 

	412-0045
	      шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм, 412-0045"
	м2
	1 307,15 
	1 453,29 

	412-0046
	      шлифованная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::шлифованная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм, 412-0046"
	м2
	1 391,49 
	1 547,05 

	412-0047
	      шлифованная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::шлифованная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм, 412-0047"
	м2
	1 655,01 
	1 840,04 

	412-0048
	      шлифованная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::шлифованная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм, 412-0048"
	м2
	1 981,80 
	2 203,36 

	412-0049
	      шлифованная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::шлифованная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм, 412-0049"
	м2
	2 384,19 
	2 650,75 

	412-0050
	      шлифованная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::шлифованная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм, 412-0050"
	м2
	2 635,37 
	2 930,00 

	412-0051
	      шлифованная, парапеты, пластины, толщина 130-140 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::шлифованная, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм, 412-0051"
	м2
	2 972,71 
	3 305,06 

	412-0052
	      шлифованная, парапеты, пластины, толщина 150-160 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::шлифованная, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм, 412-0052"
	м2
	3 285,43 
	3 652,74 

	412-0053
	      шлифованная, парапеты, пластины, толщина 170-200 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::шлифованная, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм, 412-0053"
	м2
	3 773,84 
	4 195,76 

	412-0061
	      лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм, 412-0061"
	м2
	881,97 
	980,58 

	412-0062
	      лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм, 412-0062"
	м2
	1 011,99 
	1 125,13 

	412-0063
	      лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм, 412-0063"
	м2
	1 142,00 
	1 269,68 

	412-0064
	      лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм, 412-0064"
	м2
	1 261,47 
	1 402,50 

	412-0065
	      лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм, 412-0065"
	м2
	1 387,95 
	1 543,13 

	412-0066
	      лощеная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::лощеная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм, 412-0066"
	м2
	1 475,81 
	1 640,80 

	412-0067
	      лощеная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::лощеная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм, 412-0067"
	м2
	1 739,35 
	1 933,81 

	412-0068
	      лощеная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::лощеная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм, 412-0068"
	м2
	2 066,13 
	2 297,12 

	412-0069
	      лощеная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::лощеная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм, 412-0069"
	м2
	2 392,91 
	2 660,44 

	412-0070
	      лощеная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::лощеная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм, 412-0070"
	м2
	2 719,70 
	3 023,76 

	412-0071
	      лощеная, парапеты, пластины, толщина 130-140 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::лощеная, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм, 412-0071"
	м2
	3 057,04 
	3 398,81 

	412-0072
	      лощеная, парапеты, пластины, толщина 150-160 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::лощеная, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм, 412-0072"
	м2
	3 369,74 
	3 746,48 

	412-0073
	      лощеная, парапеты, пластины, толщина 170-200 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::лощеная, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм, 412-0073"
	м2
	3 858,17 
	4 289,52 

	412-0081
	      полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм, 412-0081"
	м2
	853,03 
	948,40 

	412-0082
	      полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм, 412-0082"
	м2
	981,37 
	1 091,08 

	412-0083
	      полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм, 412-0083"
	м2
	1 074,28 
	1 194,39 

	412-0084
	      полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм, 412-0084"
	м2
	1 113,53 
	1 238,03 

	412-0085
	      полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм, 412-0085"
	м2
	1 178,17 
	1 309,89 

	412-0086
	      полированная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::полированная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм, 412-0086"
	м2
	1 411,04 
	1 568,79 

	412-0087
	      полированная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::полированная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм, 412-0087"
	м2
	1 675,42 
	1 862,73 

	412-0088
	      полированная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::полированная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм, 412-0088"
	м2
	2 171,54 
	2 414,32 

	412-0089
	      полированная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::полированная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм, 412-0089"
	м2
	2 498,33 
	2 777,64 

	412-0090
	      полированная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::полированная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм, 412-0090"
	м2
	2 825,17 
	3 141,03 

	412-0091
	      полированная, парапеты, пластины, толщина 130-140 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::полированная, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм, 412-0091"
	м2
	3 169,47 
	3 523,81 

	412-0092
	      полированная, парапеты, пластины, толщина 150-160 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::полированная, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм, 412-0092"
	м2
	3 482,21 
	3 871,52 

	412-0093
	      полированная, парапеты, пластины, толщина 170-200 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::полированная, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм, 412-0093"
	м2
	3 970,61 
	4 414,52 

	412-0100
	      точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм, 412-0100"
	м2
	917,14 
	1 019,67 

	412-0101
	      точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм, 412-0101"
	м2
	1 027,89 
	1 142,81 

	412-0102
	      точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм, 412-0102"
	м2
	1 050,67 
	1 168,13 

	412-0103
	      точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм, 412-0103"
	м2
	1 307,19 
	1 453,34 

	412-0104
	      точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм, 412-0104"
	м2
	1 178,17 
	1 309,89 

	412-0105
	      точечная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::точечная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм, 412-0105"
	м2
	1 521,53 
	1 691,64 

	412-0106
	      точечная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::точечная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм, 412-0106"
	м2
	1 785,08 
	1 984,65 

	412-0107
	      точечная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::точечная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм, 412-0107"
	м2
	2 111,87 
	2 347,98 

	412-0108
	      точечная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::точечная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм, 412-0108"
	м2
	2 438,63 
	2 711,27 

	412-0109
	      точечная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::точечная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм, 412-0109"
	м2
	2 765,42 
	3 074,60 

	412-0110
	      точечная, парапеты, пластины, толщина 130-140 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::точечная, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм, 412-0110"
	м2
	3 109,81 
	3 457,48 

	412-0111
	      точечная, парапеты, пластины, толщина 150-160 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::точечная, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм, 412-0111"
	м2
	3 422,51 
	3 805,15 

	412-0112
	      точечная, парапеты, пластины, толщина 170-200 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::точечная, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм, 412-0112"
	м2
	3 910,94 
	4 348,18 

	
	Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности:

	412-0120
	      пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм, 412-0120"
	м2
	319,73 
	355,48 

	412-0121
	      пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм, 412-0121"
	м2
	361,89 
	402,35 

	412-0122
	      пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм, 412-0122"
	м2
	404,05 
	449,22 

	412-0123
	      пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм, 412-0123"
	м2
	446,13 
	496,01 

	412-0125
	      пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм, 412-0125"
	м2
	495,40 
	550,79 

	412-0126
	      пиленая А, Б, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::пиленая А, Б, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм, 412-0126"
	м2
	544,60 
	605,48 

	412-0127
	      пиленая А, Б, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::пиленая А, Б, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм, 412-0127"
	м2
	955,54 
	1 062,37 

	412-0128
	      пиленая А, Б, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::пиленая А, Б, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм, 412-0128"
	м2
	815,15 
	906,28 

	412-0129
	      пиленая А, Б, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::пиленая А, Б, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм, 412-0129"
	м2
	969,74 
	1 078,16 

	412-0130
	      пиленая А, Б, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::пиленая А, Б, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм, 412-0130"
	м2
	1 131,36 
	1 257,84 

	412-0131
	      пиленая А, Б, парапеты, пластины, толщина 130-140 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::пиленая А, Б, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм, 412-0131"
	м2
	1 292,98 
	1 437,54 

	412-0132
	      пиленая А, Б, парапеты, пластины, толщина 150-160 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::пиленая А, Б, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм, 412-0132"
	м2
	1 454,61 
	1 617,23 

	412-0133
	      пиленая А, Б, парапеты, пластины, толщина 170-200 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::пиленая А, Б, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм, 412-0133"
	м2
	1 697,04 
	1 886,77 

	412-0141
	      термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм, 412-0141"
	м2
	347,85 
	386,74 

	412-0142
	      термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм, 412-0142"
	м2
	404,06 
	449,24 

	412-0143
	      термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм, 412-0143"
	м2
	453,26 
	503,93 

	412-0144
	      термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм, 412-0144"
	м2
	502,46 
	558,63 

	412-0145
	      термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм, 412-0145"
	м2
	555,15 
	617,21 

	412-0146
	      термообработанная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::термообработанная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм, 412-0146"
	м2
	611,39 
	679,75 

	412-0147
	      термообработанная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::термообработанная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм, 412-0147"
	м2
	765,94 
	851,57 

	412-0148
	      термообработанная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::термообработанная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм, 412-0148"
	м2
	899,47 
	1 000,03 

	412-0149
	      термообработанная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::термообработанная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм, 412-0149"
	м2
	1 054,07 
	1 171,92 

	412-0150
	      термообработанная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::термообработанная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм, 412-0150"
	м2
	1 215,69 
	1 351,60 

	412-0151
	      термообработанная, парапеты, пластины, толщина 130-140 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::термообработанная, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм, 412-0151"
	м2
	1 380,83 
	1 535,20 

	412-0152
	      термообработанная, парапеты, пластины, толщина 150-160 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::термообработанная, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм, 412-0152"
	м2
	1 542,45 
	1 714,90 

	412-0153
	      термообработанная, парапеты, пластины, толщина 170-200 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::термообработанная, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм, 412-0153"
	м2
	1 784,89 
	1 984,44 

	412-0161
	      шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм, 412-0161"
	м2
	418,12 
	464,87 

	412-0162
	      шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм, 412-0162"
	м2
	477,84 
	531,27 

	412-0163
	      шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм, 412-0163"
	м2
	534,06 
	593,77 

	412-0164
	      шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм, 412-0164"
	м2
	590,27 
	656,26 

	412-0165
	      шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм, 412-0165"
	м2
	650,01 
	722,68 

	412-0166
	      шлифованная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::шлифованная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм, 412-0166"
	м2
	688,67 
	765,66 

	412-0167
	      шлифованная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::шлифованная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм, 412-0167"
	м2
	825,69 
	918,00 

	412-0168
	      шлифованная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::шлифованная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм, 412-0168"
	м2
	987,31 
	1 097,69 

	412-0169
	      шлифованная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::шлифованная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм, 412-0169"
	м2
	1 141,91 
	1 269,57 

	412-0170
	      шлифованная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::шлифованная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм, 412-0170"
	м2
	1 303,52 
	1 449,26 

	412-0171
	      шлифованная, парапеты, пластины, толщина 130-140 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::шлифованная, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм, 412-0171"
	м2
	1 472,18 
	1 636,77 

	412-0172
	      шлифованная, парапеты, пластины, толщина 150-160 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::шлифованная, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм, 412-0172"
	м2
	1 633,81 
	1 816,47 

	412-0173
	      шлифованная, парапеты, пластины, толщина 170-200 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::шлифованная, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм, 412-0173"
	м2
	1 876,25 
	2 086,01 

	412-0181
	      лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина10 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина10 мм, 412-0181"
	м2
	439,20 
	488,30 

	412-0182
	      лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм, 412-0182"
	м2
	502,44 
	558,61 

	412-0183
	      лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм, 412-0183"
	м2
	565,68 
	628,92 

	412-0184
	      лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм, 412-0184"
	м2
	628,94 
	699,25 

	412-0185
	      лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм, 412-0185"
	м2
	688,67 
	765,66 

	412-0186
	      лощеная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::лощеная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм, 412-0186"
	м2
	730,83 
	812,53 

	412-0187
	      лощеная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::лощеная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм, 412-0187"
	м2
	871,37 
	968,79 

	412-0188
	      лощеная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::лощеная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм, 412-0188"
	м2
	1 032,99 
	1 148,48 

	412-0189
	      лощеная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::лощеная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм, 412-0189"
	м2
	1 187,58 
	1 320,35 

	412-0190
	      лощеная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::лощеная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм, 412-0190"
	м2
	1 349,21 
	1 500,05 

	412-0191
	      лощеная, парапеты, пластины, толщина 130-140 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::лощеная, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм, 412-0191"
	м2
	1 521,38 
	1 691,47 

	412-0192
	      лощеная, парапеты, пластины, толщина 150-160 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::лощеная, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм, 412-0192"
	м2
	1 682,98 
	1 871,14 

	412-0193
	      лощеная, парапеты, пластины, толщина 170-200 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::лощеная, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм, 412-0193"
	м2
	1 925,44 
	2 140,70 

	412-0201
	      полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм, 412-0201"
	м2
	477,84 
	531,27 

	412-0202
	      полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм, 412-0202"
	м2
	541,09 
	601,59 

	412-0203
	      полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм, 412-0203"
	м2
	604,34 
	671,90 

	412-0204
	      полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм, 412-0204"
	м2
	517,36 
	575,20 

	412-0205
	      полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм, 412-0205"
	м2
	737,84 
	820,34 

	412-0206
	      полированная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::полированная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм, 412-0206"
	м2
	783,52 
	871,12 

	412-0207
	      полированная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::полированная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм, 412-0207"
	м2
	924,08 
	1 027,40 

	412-0208
	      полированная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::полированная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм, 412-0208"
	м2
	1 085,69 
	1 207,07 

	412-0209
	      полированная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::полированная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм, 412-0209"
	м2
	1 240,29 
	1 378,96 

	412-0210
	      полированная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::полированная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм, 412-0210"
	м2
	1 401,92 
	1 558,65 

	412-0211
	      полированная, парапеты, пластины, толщина 130-140 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::полированная, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм, 412-0211"
	м2
	1 574,08 
	1 750,07 

	412-0212
	      полированная, парапеты, пластины, толщина 150-160 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::полированная, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм, 412-0212"
	м2
	1 735,71 
	1 929,76 

	412-0213
	      полированная, парапеты, пластины, толщина 170-200 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::полированная, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм, 412-0213"
	м2
	1 978,14 
	2 199,29 

	412-0221
	      точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм, 412-0221"
	м2
	453,27 
	503,94 

	412-0222
	      точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм, 412-0222"
	м2
	516,51 
	574,26 

	412-0223
	      точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм, 412-0223"
	м2
	583,26 
	648,47 

	412-0224
	      точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм, 412-0224"
	м2
	643,00 
	714,89 

	412-0225
	      точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм, 412-0225"
	м2
	706,26 
	785,22 

	412-0226
	      точечная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::точечная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм, 412-0226"
	м2
	751,92 
	835,98 

	412-0227
	      точечная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::точечная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм, 412-0227"
	м2
	892,47 
	992,25 

	412-0228
	      точечная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::точечная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм, 412-0228"
	м2
	1 054,10 
	1 171,95 

	412-0229
	      точечная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::точечная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм, 412-0229"
	м2
	1 208,69 
	1 343,82 

	412-0230
	      точечная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::точечная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм, 412-0230"
	м2
	1 370,31 
	1 523,51 

	412-0231
	      точечная, парапеты, пластины, толщина 130-140 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::точечная, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм, 412-0231"
	м2
	1 542,48 
	1 714,93 

	412-0232
	      точечная, парапеты, пластины, толщина 150-160 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::точечная, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм, 412-0232"
	м2
	1 704,11 
	1 894,63 

	412-0233
	      точечная, парапеты, пластины, толщина 170-200 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::точечная, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм, 412-0233"
	м2
	1 946,53 
	2 164,15 

	
	Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности:

	412-0241
	      пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм, 412-0241"
	м2
	260,00 
	289,07 

	412-0242
	      пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм, 412-0242"
	м2
	291,61 
	324,21 

	412-0243
	      пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм, 412-0243"
	м2
	326,77 
	363,30 

	412-0244
	      пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм, 412-0244"
	м2
	361,88 
	402,34 

	412-0245
	      пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм, 412-0245"
	м2
	397,02 
	441,41 

	412-0246
	      пиленая А, Б, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::пиленая А, Б, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм, 412-0246"
	м2
	439,18 
	488,28 

	412-0247
	      пиленая А, Б, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::пиленая А, Б, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм, 412-0247"
	м2
	541,07 
	601,57 

	412-0248
	      пиленая А, Б, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::пиленая А, Б, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм, 412-0248"
	м2
	653,50 
	726,57 

	412-0249
	      пиленая А, Б, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::пиленая А, Б, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм, 412-0249"
	м2
	783,50 
	871,10 

	412-0250
	      пиленая А, Б, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::пиленая А, Б, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм, 412-0250"
	м2
	913,50 
	1 015,63 

	412-0251
	      пиленая А, Б, парапеты, пластины, толщина 130-140 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::пиленая А, Б, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм, 412-0251"
	м2
	1 047,01 
	1 164,06 

	412-0252
	      пиленая А, Б, парапеты, пластины, толщина 150-160 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::пиленая А, Б, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм, 412-0252"
	м2
	1 177,00 
	1 308,59 

	412-0253
	      пиленая А, Б, парапеты, пластины, толщина 170-200 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::пиленая А, Б, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм, 412-0253"
	м2
	1 373,75 
	1 527,34 

	412-0261
	      термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм, 412-0261"
	м2
	288,10 
	320,31 

	412-0262
	      термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм, 412-0262"
	м2
	326,77 
	363,30 

	412-0263
	      термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм, 412-0263"
	м2
	365,40 
	406,26 

	412-0264
	      термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм, 412-0264"
	м2
	404,05 
	449,22 

	412-0265
	      термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм, 412-0265"
	м2
	446,20 
	496,09 

	412-0266
	      термообработанная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::термообработанная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм, 412-0266"
	м2
	495,39 
	550,78 

	412-0267
	      термообработанная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::термообработанная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм, 412-0267"
	м2
	607,83 
	675,78 

	412-0268
	      термообработанная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::термообработанная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм, 412-0268"
	м2
	723,78 
	804,70 

	412-0269
	      термообработанная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::термообработанная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм, 412-0269"
	м2
	853,76 
	949,21 

	412-0270
	      термообработанная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::термообработанная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм, 412-0270"
	м2
	983,76 
	1 093,75 

	412-0271
	      термообработанная, парапеты, пластины, толщина 130-140 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::термообработанная, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм, 412-0271"
	м2
	1 120,79 
	1 246,09 

	412-0272
	      термообработанная, парапеты, пластины, толщина 150-160 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::термообработанная, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм, 412-0272"
	м2
	1 250,79 
	1 390,63 

	412-0273
	      термообработанная, парапеты, пластины, толщина 170-200 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::термообработанная, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм, 412-0273"
	м2
	1 447,54 
	1 609,38 

	412-0281
	      шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм, 412-0281"
	м2
	337,30 
	375,01 

	412-0282
	      шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм, 412-0282"
	м2
	382,96 
	425,78 

	412-0283
	      шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм, 412-0283"
	м2
	428,64 
	476,56 

	412-0284
	      шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм, 412-0284"
	м2
	477,83 
	531,25 

	412-0285
	      шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм, 412-0285"
	м2
	523,50 
	582,03 

	412-0286
	      шлифованная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::шлифованная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм, 412-0286"
	м2
	555,13 
	617,19 

	412-0287
	      шлифованная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::шлифованная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм, 412-0287"
	м2
	671,08 
	746,11 

	412-0288
	      шлифованная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::шлифованная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм, 412-0288"
	м2
	797,56 
	886,73 

	412-0289
	      шлифованная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::шлифованная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм, 412-0289"
	м2
	927,56 
	1 031,26 

	412-0290
	      шлифованная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::шлифованная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм, 412-0290"
	м2
	1 057,55 
	1 175,78 

	412-0291
	      шлифованная, парапеты, пластины, толщина 130-140 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::шлифованная, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм, 412-0291"
	м2
	1 198,08 
	1 332,03 

	412-0292
	      шлифованная, парапеты, пластины, толщина 150-160 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::шлифованная, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм, 412-0292"
	м2
	1 328,10 
	1 476,58 

	412-0293
	      шлифованная, парапеты, пластины, толщина 170-200 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::шлифованная, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм, 412-0293"
	м2
	1 524,85 
	1 695,33 

	412-0301
	      лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм, 412-0301"
	м2
	351,35 
	390,63 

	412-0302
	      лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм, 412-0302"
	м2
	407,56 
	453,12 

	412-0303
	      лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм, 412-0303"
	м2
	456,74 
	507,81 

	412-0304
	      лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм, 412-0304"
	м2
	505,94 
	562,50 

	412-0305
	      лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм, 412-0305"
	м2
	555,13 
	617,19 

	412-0306
	      лощеная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::лощеная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм, 412-0306"
	м2
	590,25 
	656,24 

	412-0307
	      лощеная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::лощеная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм, 412-0307"
	м2
	702,71 
	781,27 

	412-0308
	      лощеная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::лощеная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм, 412-0308"
	м2
	829,17 
	921,88 

	412-0309
	      лощеная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::лощеная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм, 412-0309"
	м2
	959,17 
	1 066,41 

	412-0310
	      лощеная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::лощеная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм, 412-0310"
	м2
	1 089,17 
	1 210,94 

	412-0311
	      лощеная, парапеты, пластины, толщина 130-140 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::лощеная, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм, 412-0311"
	м2
	1 229,71 
	1 367,19 

	412-0312
	      лощеная, парапеты, пластины, толщина 150-160 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::лощеная, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм, 412-0312"
	м2
	1 359,71 
	1 511,72 

	412-0313
	      лощеная, парапеты, пластины, толщина 170-200 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::лощеная, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм, 412-0313"
	м2
	1 556,47 
	1 730,48 

	412-0321
	      полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм, 412-0321"
	м2
	382,96 
	425,78 

	412-0322
	      полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм, 412-0322"
	м2
	439,19 
	488,29 

	412-0323
	      полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм, 412-0323"
	м2
	488,36 
	542,96 

	412-0324
	      полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм, 412-0324"
	м2
	541,07 
	601,57 

	412-0325
	      полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм, 412-0325"
	м2
	597,29 
	664,07 

	412-0326
	      полированная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::полированная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм, 412-0326"
	м2
	632,41 
	703,12 

	412-0327
	      полированная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::полированная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм, 412-0327"
	м2
	748,37 
	832,03 

	412-0328
	      полированная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::полированная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм, 412-0328"
	м2
	874,85 
	972,66 

	412-0329
	      полированная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::полированная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм, 412-0329"
	м2
	1 004,84 
	1 117,19 

	412-0330
	      полированная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::полированная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм, 412-0330"
	м2
	1 134,84 
	1 261,72 

	412-0331
	      полированная, парапеты, пластины, толщин 130-140 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::полированная, парапеты, пластины, толщин 130-140 мм, 412-0331"
	м2
	1 275,39 
	1 417,98 

	412-0332
	      полированная, парапеты, пластины, толщин 150-160 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::полированная, парапеты, пластины, толщин 150-160 мм, 412-0332"
	м2
	1 405,38 
	1 562,50 

	412-0333
	      полированная, парапеты, пластины, толщин 170-200 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::полированная, парапеты, пластины, толщин 170-200 мм, 412-0333"
	м2
	1 602,14 
	1 781,26 

	412-0341
	      точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм, 412-0341"
	м2
	361,89 
	402,35 

	412-0342
	      точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм, 412-0342"
	м2
	418,12 
	464,87 

	412-0343
	      точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм, 412-0343"
	м2
	467,30 
	519,55 

	412-0344
	      точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм, 412-0344"
	м2
	520,01 
	578,15 

	412-0345
	      точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм, 412-0345"
	м2
	569,19 
	632,83 

	412-0346
	      точечная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::точечная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм, 412-0346"
	м2
	604,34 
	671,90 

	412-0347
	      точечная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::точечная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм, 412-0347"
	м2
	720,29 
	800,82 

	412-0348
	      точечная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::точечная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм, 412-0348"
	м2
	846,76 
	941,43 

	412-0349
	      точечная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::точечная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм, 412-0349"
	м2
	976,77 
	1 085,97 

	412-0350
	      точечная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::точечная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм, 412-0350"
	м2
	1 106,75 
	1 230,49 

	412-0351
	      точечная, парапеты, пластины, толщина 130-140 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::точечная, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм, 412-0351"
	м2
	1 247,30 
	1 386,75 

	412-0352
	      точечная, парапеты, пластины, толщина 150-160 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::точечная, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм, 412-0352"
	м2
	1 377,29 
	1 531,28 

	412-0353
	      точечная, парапеты, пластины, толщина 170-200 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::точечная, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм, 412-0353"
	м2
	1 574,06 
	1 750,04 

	
	Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности:

	412-0361
	      пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм, 412-0361"
	м2
	180,96 
	201,20 

	412-0362
	      пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм, 412-0362"
	м2
	202,05 
	224,63 

	412-0363
	      пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм, 412-0363"
	м2
	228,39 
	253,93 

	412-0364
	      пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм, 412-0364"
	м2
	252,99 
	281,28 

	412-0365
	      пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм, 412-0365"
	м2
	281,09 
	312,52 

	412-0366
	      пиленая А, Б, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::пиленая А, Б, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм, 412-0366"
	м2
	305,69 
	339,86 

	412-0367
	      пиленая А, Б, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::пиленая А, Б, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм, 412-0367"
	м2
	375,94 
	417,97 

	412-0368
	      пиленая А, Б, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::пиленая А, Б, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм, 412-0368"
	м2
	456,78 
	507,85 

	412-0369
	      пиленая А, Б, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::пиленая А, Б, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм, 412-0369"
	м2
	548,13 
	609,41 

	412-0370
	      пиленая А, Б, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::пиленая А, Б, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм, 412-0370"
	м2
	639,49 
	710,98 

	412-0371
	      пиленая А, Б, парапеты, пластины, толщина 130-140 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::пиленая А, Б, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм, 412-0371"
	м2
	730,84 
	812,55 

	412-0372
	      пиленая А, Б, парапеты, пластины, толщина 150-160 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::пиленая А, Б, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм, 412-0372"
	м2
	822,20 
	914,12 

	412-0373
	      пиленая А, Б, парапеты, пластины, толщина 170-200 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::пиленая А, Б, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм, 412-0373"
	м2
	959,23 
	1 066,47 

	412-0381
	      термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм, 412-0381"
	м2
	203,79 
	226,57 

	412-0382
	      термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм, 412-0382"
	м2
	231,91 
	257,84 

	412-0383
	      термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм, 412-0383"
	м2
	260,02 
	289,09 

	412-0384
	      термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм, 412-0384"
	м2
	284,62 
	316,44 

	412-0385
	      термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм, 412-0385"
	м2
	309,20 
	343,77 

	412-0386
	      термообработанная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::термообработанная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм, 412-0386"
	м2
	344,33 
	382,83 

	412-0387
	      термообработанная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::термообработанная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм, 412-0387"
	м2
	418,12 
	464,87 

	412-0388
	      термообработанная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::термообработанная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм, 412-0388"
	м2
	502,46 
	558,63 

	412-0389
	      термообработанная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::термообработанная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм, 412-0389"
	м2
	593,81 
	660,20 

	412-0390
	      термообработанная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::термообработанная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм, 412-0390"
	м2
	688,69 
	765,68 

	412-0391
	      термообработанная, парапеты, пластины, толщина 130-140 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::термообработанная, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм, 412-0391"
	м2
	780,04 
	867,24 

	412-0392
	      термообработанная, парапеты, пластины, толщина 150-160 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::термообработанная, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм, 412-0392"
	м2
	871,39 
	968,82 

	412-0393
	      термообработанная, парапеты, пластины, толщина 170-200 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::термообработанная, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм, 412-0393"
	м2
	1 008,43 
	1 121,17 

	412-0401
	      шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм, 412-0401"
	м2
	235,42 
	261,74 

	412-0402
	      шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм, 412-0402"
	м2
	267,05 
	296,90 

	412-0403
	      шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм, 412-0403"
	м2
	302,17 
	335,96 

	412-0404
	      шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм, 412-0404"
	м2
	333,80 
	371,12 

	412-0405
	      шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм, 412-0405"
	м2
	365,41 
	406,27 

	412-0406
	      шлифованная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::шлифованная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм, 412-0406"
	м2
	393,53 
	437,53 

	412-0407
	      шлифованная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::шлифованная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм, 412-0407"
	м2
	463,80 
	515,65 

	412-0408
	      шлифованная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::шлифованная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм, 412-0408"
	м2
	555,17 
	617,24 

	412-0409
	      шлифованная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::шлифованная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм, 412-0409"
	м2
	646,52 
	718,80 

	412-0410
	      шлифованная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::шлифованная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм, 412-0410"
	м2
	741,38 
	824,26 

	412-0411
	      шлифованная, парапеты, пластины, толщина 130-140 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::шлифованная, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм, 412-0411"
	м2
	832,74 
	925,84 

	412-0412
	      шлифованная, парапеты, пластины, толщина 150-160 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::шлифованная, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм, 412-0412"
	м2
	924,09 
	1 027,41 

	412-0413
	      шлифованная, парапеты, пластины, толщина 170-200 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::шлифованная, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм, 412-0413"
	м2
	1 061,13 
	1 179,76 

	412-0421
	      лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм, 412-0421"
	м2
	249,48 
	277,37 

	412-0422
	      лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм, 412-0422"
	м2
	284,62 
	316,44 

	412-0423
	      лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм, 412-0423"
	м2
	319,74 
	355,49 

	412-0424
	      лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм, 412-0424"
	м2
	354,88 
	394,56 

	412-0425
	      лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм, 412-0425"
	м2
	386,50 
	429,72 

	412-0426
	      лощеная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::лощеная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм, 412-0426"
	м2
	414,62 
	460,98 

	412-0427
	      лощеная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::лощеная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм, 412-0427"
	м2
	484,89 
	539,10 

	412-0428
	      лощеная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::лощеная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм, 412-0428"
	м2
	576,24 
	640,66 

	412-0429
	      лощеная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::лощеная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм, 412-0429"
	м2
	664,07 
	738,32 

	412-0430
	      лощеная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::лощеная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм, 412-0430"
	м2
	762,47 
	847,71 

	412-0431
	      лощеная, парапеты, пластины, толщина 130-140 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::лощеная, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм, 412-0431"
	м2
	853,82 
	949,27 

	412-0432
	      лощеная, парапеты, пластины, толщина 150-160 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::лощеная, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм, 412-0432"
	м2
	945,17 
	1 050,84 

	412-0433
	      лощеная, парапеты, пластины, толщина 170-200 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::лощеная, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм, 412-0433"
	м2
	1 082,22 
	1 203,21 

	412-0441
	      полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм, 412-0441"
	м2
	267,05 
	296,90 

	412-0442
	      полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм, 412-0442"
	м2
	305,69 
	339,86 

	412-0443
	      полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм, 412-0443"
	м2
	340,83 
	378,93 

	412-0444
	      полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм, 412-0444"
	м2
	379,48 
	421,90 

	412-0445
	      полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм, 412-0445"
	м2
	418,12 
	464,87 

	412-0446
	      полированная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::полированная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм, 412-0446"
	м2
	442,73 
	492,23 

	412-0447
	      полированная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::полированная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм, 412-0447"
	м2
	516,51 
	574,26 

	412-0448
	      полированная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::полированная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм, 412-0448"
	м2
	607,87 
	675,83 

	412-0449
	      полированная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::полированная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм, 412-0449"
	м2
	699,22 
	777,39 

	412-0450
	      полированная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::полированная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм, 412-0450"
	м2
	794,09 
	882,87 

	412-0451
	      полированная, парапеты, пластины, толщина 130-140 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::полированная, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм, 412-0451"
	м2
	885,45 
	984,44 

	412-0452
	      полированная, парапеты, пластины, толщина 150-160 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::полированная, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм, 412-0452"
	м2
	976,80 
	1 086,00 

	412-0453
	      полированная, парапеты, пластины, толщина 170-200 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::полированная, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм, 412-0453"
	м2
	1 113,83 
	1 238,35 

	412-0461
	      точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм, 412-0461"
	м2
	256,50 
	285,18 

	412-0462
	      точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм, 412-0462"
	м2
	291,64 
	324,25 

	412-0463
	      точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм, 412-0463"
	м2
	330,29 
	367,22 

	412-0464
	      точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм, 412-0464"
	м2
	365,43 
	406,29 

	412-0465
	      точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм, 412-0465"
	м2
	400,58 
	445,36 

	412-0466
	      точечная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::точечная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм, 412-0466"
	м2
	428,68 
	476,61 

	412-0467
	      точечная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::точечная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм, 412-0467"
	м2
	498,95 
	554,74 

	412-0468
	      точечная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::точечная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм, 412-0468"
	м2
	590,31 
	656,31 

	412-0469
	      точечная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::точечная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм, 412-0469"
	м2
	678,17 
	753,99 

	412-0470
	      точечная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::точечная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм, 412-0470"
	м2
	776,53 
	863,35 

	412-0471
	      точечная, парапеты, пластины, толщина 130-140 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::точечная, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм, 412-0471"
	м2
	867,90 
	964,93 

	412-0472
	      точечная, парапеты, пластины, толщина 150-160 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::точечная, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм, 412-0472"
	м2
	959,25 
	1 066,49 

	412-0473
	      точечная, парапеты, пластины, толщина 170-200 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::точечная, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм, 412-0473"
	м2
	1 096,27 
	1 218,83 

	412-9060
	Камень облицовочный криволинейныйxe "Камень облицовочный криволинейный, 412-9060"
	м2
	- 
	- 

	412-9070
	Камень облицовочный прямолинейныйxe "Камень облицовочный прямолинейный, 412-9070"
	м2
	- 
	- 

	412-9230
	Камни облицовочные фасонныеxe "Камни облицовочные фасонные, 412-9230"
	м3
	- 
	- 

	Группа: Из известняка, доломита, гипсового камня, травертина и конглобрекчии

	412-9030
	Блоки известняковыеxe "Блоки известняковые, 412-9030"
	м3
	- 
	- 

	412-0054
	Блоки известняковые массой до 0,5 тxe "Блоки известняковые массой до 0,5 т, 412-0054"
	м3
	1 236,99 
	1 375,29 

	412-0055
	Блоки известняковые массой более 0,5 тxe "Блоки известняковые массой более 0,5 т, 412-0055"
	м3
	1 829,04 
	2 033,52 

	
	Изделия архитектурно-строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина, 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности:

	412-0951
	      пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 10 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина, 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 10 мм, 412-0951"
	м2
	100,67 
	111,92 

	412-0952
	      пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 15 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина, 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 15 мм, 412-0952"
	м2
	119,84 
	133,24 

	412-0953
	      пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 20 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина, 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 20 мм, 412-0953"
	м2
	144,62 
	160,79 

	412-0954
	      пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 25 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина, 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 25 мм, 412-0954"
	м2
	156,50 
	174,00 

	412-0955
	      пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 30 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина, 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 30 мм, 412-0955"
	м2
	167,29 
	186,00 

	412-0956
	      пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 40 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина, 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 40 мм, 412-0956"
	м2
	178,88 
	198,88 

	412-0971
	      шлифованная, плиты облицовочные, толщина 10 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина, 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::шлифованная, плиты облицовочные, толщина 10 мм, 412-0971"
	м2
	132,08 
	146,85 

	412-0972
	      шлифованная, плиты облицовочные, толщина 15 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина, 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::шлифованная, плиты облицовочные, толщина 15 мм, 412-0972"
	м2
	155,44 
	172,82 

	412-0973
	      шлифованная, плиты облицовочные, толщина 20 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина, 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::шлифованная, плиты облицовочные, толщина 20 мм, 412-0973"
	м2
	178,51 
	198,47 

	412-0974
	      шлифованная, плиты облицовочные, толщина 25 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина, 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::шлифованная, плиты облицовочные, толщина 25 мм, 412-0974"
	м2
	202,26 
	224,87 

	412-0975
	      шлифованная, плиты облицовочные, толщина 30 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина, 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::шлифованная, плиты облицовочные, толщина 30 мм, 412-0975"
	м2
	217,96 
	242,33 

	412-0976
	      шлифованная, плиты облицовочные, толщина 40 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина, 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::шлифованная, плиты облицовочные, толщина 40 мм, 412-0976"
	м2
	247,67 
	275,36 

	412-0991
	      полированная, плиты облицовочные, толщина 10 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина, 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::полированная, плиты облицовочные, толщина 10 мм, 412-0991"
	м2
	123,61 
	137,42 

	412-0992
	      полированная, плиты облицовочные, толщина 15 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина, 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::полированная, плиты облицовочные, толщина 15 мм, 412-0992"
	м2
	138,28 
	153,74 

	412-0993
	      полированная, плиты облицовочные, толщина 20 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина, 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::полированная, плиты облицовочные, толщина 20 мм, 412-0993"
	м2
	153,79 
	170,98 

	412-0994
	      полированная, плиты облицовочные, толщина 25 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина, 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::полированная, плиты облицовочные, толщина 25 мм, 412-0994"
	м2
	172,75 
	192,07 

	412-0995
	      полированная, плиты облицовочные, толщина 30 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина, 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::полированная, плиты облицовочные, толщина 30 мм, 412-0995"
	м2
	187,43 
	208,39 

	412-0996
	      полированная, плиты облицовочные, толщина 40 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина, 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::полированная, плиты облицовочные, толщина 40 мм, 412-0996"
	м2
	221,19 
	245,92 

	
	Изделия архитектурно-строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина, 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности:

	412-1011
	      пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина, 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм, 412-1011"
	м2
	103,56 
	115,14 

	412-1012
	      пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина, 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм, 412-1012"
	м2
	118,94 
	132,23 

	412-1013
	      пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина, 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм, 412-1013"
	м2
	137,12 
	152,45 

	412-1014
	      пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина, 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм, 412-1014"
	м2
	156,65 
	174,17 

	412-1015
	      пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина, 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм, 412-1015"
	м2
	172,05 
	191,28 

	412-1016
	      пиленая А, Б, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина, 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::пиленая А, Б, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм, 412-1016"
	м2
	198,64 
	220,85 

	412-1017
	      пиленая А, Б, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина, 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::пиленая А, Б, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм, 412-1017"
	м2
	239,22 
	265,97 

	412-1018
	      пиленая А, Б, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина, 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::пиленая А, Б, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм, 412-1018"
	м2
	292,40 
	325,09 

	412-1019
	      пиленая А, Б, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина, 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::пиленая А, Б, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм, 412-1019"
	м2
	345,57 
	384,20 

	412-1020
	      пиленая А, Б, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина, 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::пиленая А, Б, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм, 412-1020"
	м2
	401,53 
	446,42 

	412-1051
	      шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина, 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм, 412-1051"
	м2
	126,61 
	140,76 

	412-1052
	      шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина, 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм, 412-1052"
	м2
	144,15 
	160,26 

	412-1053
	      шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина, 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм, 412-1053"
	м2
	166,46 
	185,07 

	412-1054
	      шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина, 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм, 412-1054"
	м2
	189,57 
	210,76 

	412-1055
	      шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина, 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм, 412-1055"
	м2
	210,52 
	234,06 

	412-1056
	      шлифованная, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина, 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::шлифованная, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм, 412-1056"
	м2
	239,22 
	265,97 

	412-1057
	      шлифованная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина, 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::шлифованная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм, 412-1057"
	м2
	264,17 
	293,71 

	412-1058
	      шлифованная, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина, 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::шлифованная, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм, 412-1058"
	м2
	277,80 
	308,86 

	412-1059
	      шлифованная, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина, 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::шлифованная, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм, 412-1059"
	м2
	288,29 
	320,52 

	412-1060
	      шлифованная, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина, 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::шлифованная, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм, 412-1060"
	м2
	298,72 
	332,11 

	412-1071
	      лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина, 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм, 412-1071"
	м2
	146,04 
	162,36 

	412-1072
	      лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина, 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм, 412-1072"
	м2
	164,28 
	182,65 

	412-1073
	      лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина, 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм, 412-1073"
	м2
	182,61 
	203,02 

	412-1074
	      лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина, 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм, 412-1074"
	м2
	210,71 
	234,26 

	412-1075
	      лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина, 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм, 412-1075"
	м2
	231,78 
	257,69 

	412-1076
	      лощеная, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина, 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::лощеная, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм, 412-1076"
	м2
	259,88 
	288,94 

	412-1077
	      лощеная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина, 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::лощеная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм, 412-1077"
	м2
	302,03 
	335,79 

	412-1078
	      лощеная, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина, 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::лощеная, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм, 412-1078"
	м2
	358,21 
	398,26 

	412-1079
	      лощеная, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина, 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::лощеная, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм, 412-1079"
	м2
	414,40 
	460,73 

	412-1080
	      лощеная, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина, 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::лощеная, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм, 412-1080"
	м2
	470,59 
	523,20 

	412-1091
	      полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина, 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм, 412-1091"
	м2
	151,80 
	168,77 

	412-1092
	      полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина, 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм, 412-1092"
	м2
	172,80 
	192,12 

	412-1093
	      полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина, 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм, 412-1093"
	м2
	200,06 
	222,43 

	412-1094
	      полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина, 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм, 412-1094"
	м2
	229,41 
	255,06 

	412-1095
	      полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина, 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм, 412-1095"
	м2
	222,65 
	247,54 

	412-1096
	      полированная, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина, 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::полированная, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм, 412-1096"
	м2
	286,09 
	318,08 

	412-1097
	      полированная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина, 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::полированная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм, 412-1097"
	м2
	347,89 
	386,78 

	412-1098
	      полированная, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина, 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::полированная, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм, 412-1098"
	м2
	383,37 
	426,23 

	412-1099
	      полированная, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина, 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::полированная, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм, 412-1099"
	м2
	436,54 
	485,35 

	412-1100
	      полированная, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина, 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::полированная, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм, 412-1100"
	м2
	492,50 
	547,57 

	
	Изделия архитектурно-строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина. 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности:

	412-1131
	      пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 10 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина. 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 10 мм, 412-1131"
	м2
	61,49 
	68,36 

	412-1132
	      пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 15 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина. 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 15 мм, 412-1132"
	м2
	70,22 
	78,07 

	412-1133
	      пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 20 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина. 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 20 мм, 412-1133"
	м2
	81,77 
	90,91 

	412-1134
	      пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 25 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина. 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 25 мм, 412-1134"
	м2
	93,65 
	104,12 

	412-1135
	      пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 30 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина. 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 30 мм, 412-1135"
	м2
	99,94 
	111,11 

	412-1136
	      пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 40 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина. 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 40 мм, 412-1136"
	м2
	115,33 
	128,22 

	412-1151
	      шлифованная, плиты облицовочные, толщина 10 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина. 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::шлифованная, плиты облицовочные, толщина 10 мм, 412-1151"
	м2
	77,87 
	86,58 

	412-1152
	      шлифованная, плиты облицовочные, толщина 15 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина. 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::шлифованная, плиты облицовочные, толщина 15 мм, 412-1152"
	м2
	93,28 
	103,71 

	412-1153
	      шлифованная, плиты облицовочные, толщина 20 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина. 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::шлифованная, плиты облицовочные, толщина 20 мм, 412-1153"
	м2
	105,50 
	117,30 

	412-1154
	      шлифованная, плиты облицовочные, толщина 25 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина. 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::шлифованная, плиты облицовочные, толщина 25 мм, 412-1154"
	м2
	120,84 
	134,35 

	412-1155
	      шлифованная, плиты облицовочные, толщина 30 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина. 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::шлифованная, плиты облицовочные, толщина 30 мм, 412-1155"
	м2
	130,61 
	145,21 

	412-1156
	      шлифованная, плиты облицовочные, толщина 40 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина. 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::шлифованная, плиты облицовочные, толщина 40 мм, 412-1156"
	м2
	148,16 
	164,72 

	412-9150
	Плиты из камня-известнякаxe "Плиты из камня-известняка, 412-9150"
	м3
	- 
	- 

	
	Плиты облицовочные пиленые из природного камня известняка, доломита, гипсового камня, травертина и конглобрекчии группа 1, фактурная обработка лицевой поверхности:

	412-0961
	      термообработанная обработанная механическим или химическим способом, толщина 10 ммxe "Плиты облицовочные пиленые из природного камня известняка, доломита, гипсового камня, травертина и конглобрекчии группа 1, фактурная обработка лицевой поверхности::термообработанная обработанная механическим или химическим способом, толщина 10 мм, 412-0961"
	м2
	93,40 
	103,85 

	412-0962
	      термообработанная обработанная механическим или химическим способом, толщина 15 ммxe "Плиты облицовочные пиленые из природного камня известняка, доломита, гипсового камня, травертина и конглобрекчии группа 1, фактурная обработка лицевой поверхности::термообработанная обработанная механическим или химическим способом, толщина 15 мм, 412-0962"
	м2
	105,36 
	117,14 

	412-0963
	      термообработанная обработанная механическим или химическим способом, толщина 20 ммxe "Плиты облицовочные пиленые из природного камня известняка, доломита, гипсового камня, травертина и конглобрекчии группа 1, фактурная обработка лицевой поверхности::термообработанная обработанная механическим или химическим способом, толщина 20 мм, 412-0963"
	м2
	116,58 
	129,61 

	412-0964
	      термообработанная обработанная механическим или химическим способом, толщина 25 ммxe "Плиты облицовочные пиленые из природного камня известняка, доломита, гипсового камня, травертина и конглобрекчии группа 1, фактурная обработка лицевой поверхности::термообработанная обработанная механическим или химическим способом, толщина 25 мм, 412-0964"
	м2
	129,89 
	144,41 

	412-0965
	      термообработанная обработанная механическим или химическим способом, толщина 30 ммxe "Плиты облицовочные пиленые из природного камня известняка, доломита, гипсового камня, травертина и конглобрекчии группа 1, фактурная обработка лицевой поверхности::термообработанная обработанная механическим или химическим способом, толщина 30 мм, 412-0965"
	м2
	142,57 
	158,51 

	412-0966
	      термообработанная обработанная механическим или химическим способом, толщина 40 ммxe "Плиты облицовочные пиленые из природного камня известняка, доломита, гипсового камня, травертина и конглобрекчии группа 1, фактурная обработка лицевой поверхности::термообработанная обработанная механическим или химическим способом, толщина 40 мм, 412-0966"
	м2
	168,58 
	187,43 

	412-0981
	      лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 10 ммxe "Плиты облицовочные пиленые из природного камня известняка, доломита, гипсового камня, травертина и конглобрекчии группа 1, фактурная обработка лицевой поверхности::лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 10 мм, 412-0981"
	м2
	113,01 
	125,64 

	412-0982
	      лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 15 ммxe "Плиты облицовочные пиленые из природного камня известняка, доломита, гипсового камня, травертина и конглобрекчии группа 1, фактурная обработка лицевой поверхности::лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 15 мм, 412-0982"
	м2
	127,06 
	141,27 

	412-0983
	      лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 20 ммxe "Плиты облицовочные пиленые из природного камня известняка, доломита, гипсового камня, травертина и конглобрекчии группа 1, фактурная обработка лицевой поверхности::лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 20 мм, 412-0983"
	м2
	141,10 
	156,88 

	412-0984
	      лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 25 ммxe "Плиты облицовочные пиленые из природного камня известняка, доломита, гипсового камня, травертина и конглобрекчии группа 1, фактурная обработка лицевой поверхности::лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 25 мм, 412-0984"
	м2
	157,25 
	174,83 

	412-0985
	      лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 30 ммxe "Плиты облицовочные пиленые из природного камня известняка, доломита, гипсового камня, травертина и конглобрекчии группа 1, фактурная обработка лицевой поверхности::лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 30 мм, 412-0985"
	м2
	172,04 
	191,27 

	412-0986
	      лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 40 ммxe "Плиты облицовочные пиленые из природного камня известняка, доломита, гипсового камня, травертина и конглобрекчии группа 1, фактурная обработка лицевой поверхности::лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 40 мм, 412-0986"
	м2
	202,22 
	224,83 

	412-1001
	      точечная, толщина 10 ммxe "Плиты облицовочные пиленые из природного камня известняка, доломита, гипсового камня, травертина и конглобрекчии группа 1, фактурная обработка лицевой поверхности::точечная, толщина 10 мм, 412-1001"
	м2
	105,98 
	117,83 

	412-1002
	      точечная, толщина 15 ммxe "Плиты облицовочные пиленые из природного камня известняка, доломита, гипсового камня, травертина и конглобрекчии группа 1, фактурная обработка лицевой поверхности::точечная, толщина 15 мм, 412-1002"
	м2
	120,03 
	133,45 

	412-1003
	      точечная, толщина 20 ммxe "Плиты облицовочные пиленые из природного камня известняка, доломита, гипсового камня, травертина и конглобрекчии группа 1, фактурная обработка лицевой поверхности::точечная, толщина 20 мм, 412-1003"
	м2
	134,09 
	149,08 

	412-1004
	      точечная, толщина 25 ммxe "Плиты облицовочные пиленые из природного камня известняка, доломита, гипсового камня, травертина и конглобрекчии группа 1, фактурная обработка лицевой поверхности::точечная, толщина 25 мм, 412-1004"
	м2
	150,23 
	167,03 

	412-1005
	      точечная, толщина 30 ммxe "Плиты облицовочные пиленые из природного камня известняка, доломита, гипсового камня, травертина и конглобрекчии группа 1, фактурная обработка лицевой поверхности::точечная, толщина 30 мм, 412-1005"
	м2
	165,00 
	183,45 

	412-1006
	      точечная, толщина 40 ммxe "Плиты облицовочные пиленые из природного камня известняка, доломита, гипсового камня, травертина и конглобрекчии группа 1, фактурная обработка лицевой поверхности::точечная, толщина 40 мм, 412-1006"
	м2
	195,19 
	217,02 

	
	Плиты облицовочные пиленые из природного камня известняка, доломита, гипсового камня, травертина и конглобрекчии группа 2, фактурная обработка лицевой поверхности:

	412-1031
	      термообработанная обработанная механическим или химическим способом, толщина 10 ммxe "Плиты облицовочные пиленые из природного камня известняка, доломита, гипсового камня, травертина и конглобрекчии группа 2, фактурная обработка лицевой поверхности::термообработанная обработанная механическим или химическим способом, толщина 10 мм, 412-1031"
	м2
	124,23 
	138,12 

	412-1032
	      термообработанная обработанная механическим или химическим способом, толщина 15 ммxe "Плиты облицовочные пиленые из природного камня известняка, доломита, гипсового камня, травертина и конглобрекчии группа 2, фактурная обработка лицевой поверхности::термообработанная обработанная механическим или химическим способом, толщина 15 мм, 412-1032"
	м2
	140,47 
	156,17 

	412-1033
	      термообработанная обработанная механическим или химическим способом, толщина 20 ммxe "Плиты облицовочные пиленые из природного камня известняка, доломита, гипсового камня, травертина и конглобрекчии группа 2, фактурная обработка лицевой поверхности::термообработанная обработанная механическим или химическим способом, толщина 20 мм, 412-1033"
	м2
	155,88 
	173,31 

	412-1034
	      термообработанная обработанная механическим или химическим способом, толщина 25 ммxe "Плиты облицовочные пиленые из природного камня известняка, доломита, гипсового камня, травертина и конглобрекчии группа 2, фактурная обработка лицевой поверхности::термообработанная обработанная механическим или химическим способом, толщина 25 мм, 412-1034"
	м2
	173,50 
	192,90 

	412-1035
	      термообработанная обработанная механическим или химическим способом, толщина 30 ммxe "Плиты облицовочные пиленые из природного камня известняка, доломита, гипсового камня, травертина и конглобрекчии группа 2, фактурная обработка лицевой поверхности::термообработанная обработанная механическим или химическим способом, толщина 30 мм, 412-1035"
	м2
	190,27 
	211,54 

	412-1036
	      термообработанная обработанная механическим или химическим способом, толщина 40 ммxe "Плиты облицовочные пиленые из природного камня известняка, доломита, гипсового камня, травертина и конглобрекчии группа 2, фактурная обработка лицевой поверхности::термообработанная обработанная механическим или химическим способом, толщина 40 мм, 412-1036"
	м2
	223,28 
	248,25 

	412-1037
	      термообработанная обработанная механическим или химическим способом, толщина 50-60 ммxe "Плиты облицовочные пиленые из природного камня известняка, доломита, гипсового камня, травертина и конглобрекчии группа 2, фактурная обработка лицевой поверхности::термообработанная обработанная механическим или химическим способом, толщина 50-60 мм, 412-1037"
	м2
	266,17 
	295,93 

	412-1038
	      термообработанная обработанная механическим или химическим способом, толщина 70-80 ммxe "Плиты облицовочные пиленые из природного камня известняка, доломита, гипсового камня, травертина и конглобрекчии группа 2, фактурная обработка лицевой поверхности::термообработанная обработанная механическим или химическим способом, толщина 70-80 мм, 412-1038"
	м2
	322,36 
	358,40 

	412-1039
	      термообработанная обработанная механическим или химическим способом, толщина 90-100 ммxe "Плиты облицовочные пиленые из природного камня известняка, доломита, гипсового камня, травертина и конглобрекчии группа 2, фактурная обработка лицевой поверхности::термообработанная обработанная механическим или химическим способом, толщина 90-100 мм, 412-1039"
	м2
	378,54 
	420,86 

	412-1040
	      термообработанная обработанная механическим или химическим способом, толщина 110-120 ммxe "Плиты облицовочные пиленые из природного камня известняка, доломита, гипсового камня, травертина и конглобрекчии группа 2, фактурная обработка лицевой поверхности::термообработанная обработанная механическим или химическим способом, толщина 110-120 мм, 412-1040"
	м2
	435,47 
	484,15 

	412-1111
	      точечная, толщина 10 ммxe "Плиты облицовочные пиленые из природного камня известняка, доломита, гипсового камня, травертина и конглобрекчии группа 2, фактурная обработка лицевой поверхности::точечная, толщина 10 мм, 412-1111"
	м2
	139,00 
	154,54 

	412-1112
	      точечная, толщина 15 ммxe "Плиты облицовочные пиленые из природного камня известняка, доломита, гипсового камня, травертина и конглобрекчии группа 2, фактурная обработка лицевой поверхности::точечная, толщина 15 мм, 412-1112"
	м2
	157,25 
	174,83 

	412-1113
	      точечная, толщина 20 ммxe "Плиты облицовочные пиленые из природного камня известняка, доломита, гипсового камня, травертина и конглобрекчии группа 2, фактурная обработка лицевой поверхности::точечная, толщина 20 мм, 412-1113"
	м2
	175,60 
	195,23 

	412-1114
	      точечная, толщина 25 ммxe "Плиты облицовочные пиленые из природного камня известняка, доломита, гипсового камня, травертина и конглобрекчии группа 2, фактурная обработка лицевой поверхности::точечная, толщина 25 мм, 412-1114"
	м2
	203,69 
	226,46 

	412-1115
	      точечная, толщина 30 ммxe "Плиты облицовочные пиленые из природного камня известняка, доломита, гипсового камня, травертина и конглобрекчии группа 2, фактурная обработка лицевой поверхности::точечная, толщина 30 мм, 412-1115"
	м2
	224,75 
	249,88 

	412-1116
	      точечная, толщина 40 ммxe "Плиты облицовочные пиленые из природного камня известняка, доломита, гипсового камня, травертина и конглобрекчии группа 2, фактурная обработка лицевой поверхности::точечная, толщина 40 мм, 412-1116"
	м2
	252,85 
	281,12 

	412-1117
	      точечная, толщина 50-60 ммxe "Плиты облицовочные пиленые из природного камня известняка, доломита, гипсового камня, травертина и конглобрекчии группа 2, фактурная обработка лицевой поверхности::точечная, толщина 50-60 мм, 412-1117"
	м2
	294,99 
	327,97 

	412-1118
	      точечная, толщина 70-80 ммxe "Плиты облицовочные пиленые из природного камня известняка, доломита, гипсового камня, травертина и конглобрекчии группа 2, фактурная обработка лицевой поверхности::точечная, толщина 70-80 мм, 412-1118"
	м2
	351,18 
	390,45 

	412-1119
	      точечная, толщина 90-100 ммxe "Плиты облицовочные пиленые из природного камня известняка, доломита, гипсового камня, травертина и конглобрекчии группа 2, фактурная обработка лицевой поверхности::точечная, толщина 90-100 мм, 412-1119"
	м2
	407,37 
	452,91 

	412-1120
	      точечная, толщина 110-120 ммxe "Плиты облицовочные пиленые из природного камня известняка, доломита, гипсового камня, травертина и конглобрекчии группа 2, фактурная обработка лицевой поверхности::точечная, толщина 110-120 мм, 412-1120"
	м2
	463,56 
	515,39 

	
	Плиты облицовочные пиленые из природного камня известняка, доломита, гипсового камня, травертина и конглобрекчии группа 3, фактурная обработка лицевой поверхности:

	412-1141
	      термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 10 ммxe "Плиты облицовочные пиленые из природного камня известняка, доломита, гипсового камня, травертина и конглобрекчии группа 3, фактурная обработка лицевой поверхности::термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 10 мм, 412-1141"
	м2
	56,19 
	62,48 

	412-1142
	      термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 15 ммxe "Плиты облицовочные пиленые из природного камня известняка, доломита, гипсового камня, травертина и конглобрекчии группа 3, фактурная обработка лицевой поверхности::термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 15 мм, 412-1142"
	м2
	63,22 
	70,29 

	412-1143
	      термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 20 ммxe "Плиты облицовочные пиленые из природного камня известняка, доломита, гипсового камня, травертина и конглобрекчии группа 3, фактурная обработка лицевой поверхности::термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 20 мм, 412-1143"
	м2
	70,24 
	78,09 

	412-1144
	      термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 25 ммxe "Плиты облицовочные пиленые из природного камня известняка, доломита, гипсового камня, травертина и конглобрекчии группа 3, фактурная обработка лицевой поверхности::термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 25 мм, 412-1144"
	м2
	77,28 
	85,92 

	412-1145
	      термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 30 ммxe "Плиты облицовочные пиленые из природного камня известняка, доломита, гипсового камня, травертина и конглобрекчии группа 3, фактурная обработка лицевой поверхности::термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 30 мм, 412-1145"
	м2
	85,65 
	95,23 

	412-1146
	      термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 40 ммxe "Плиты облицовочные пиленые из природного камня известняка, доломита, гипсового камня, травертина и конглобрекчии группа 3, фактурная обработка лицевой поверхности::термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 40 мм, 412-1146"
	м2
	101,80 
	113,18 

	412-1161
	      лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 10 ммxe "Плиты облицовочные пиленые из природного камня известняка, доломита, гипсового камня, травертина и конглобрекчии группа 3, фактурная обработка лицевой поверхности::лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 10 мм, 412-1161"
	м2
	65,32 
	72,62 

	412-1162
	      лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 15 ммxe "Плиты облицовочные пиленые из природного камня известняка, доломита, гипсового камня, травертина и конглобрекчии группа 3, фактурная обработка лицевой поверхности::лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 15 мм, 412-1162"
	м2
	73,70 
	81,94 

	412-1163
	      лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 20 ммxe "Плиты облицовочные пиленые из природного камня известняка, доломита, гипсового камня, травертина и конглобрекчии группа 3, фактурная обработка лицевой поверхности::лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 20 мм, 412-1163"
	м2
	84,28 
	93,71 

	412-1164
	      лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 25 ммxe "Плиты облицовочные пиленые из природного камня известняка, доломита, гипсового камня, травертина и конглобрекчии группа 3, фактурная обработка лицевой поверхности::лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 25 мм, 412-1164"
	м2
	93,40 
	103,85 

	412-1165
	      лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 30 ммxe "Плиты облицовочные пиленые из природного камня известняка, доломита, гипсового камня, травертина и конглобрекчии группа 3, фактурная обработка лицевой поверхности::лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 30 мм, 412-1165"
	м2
	101,80 
	113,18 

	412-1166
	      лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 40 ммxe "Плиты облицовочные пиленые из природного камня известняка, доломита, гипсового камня, травертина и конглобрекчии группа 3, фактурная обработка лицевой поверхности::лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 40 мм, 412-1166"
	м2
	120,03 
	133,45 

	412-1171
	      полированная, толщина 10 ммxe "Плиты облицовочные пиленые из природного камня известняка, доломита, гипсового камня, травертина и конглобрекчии группа 3, фактурная обработка лицевой поверхности::полированная, толщина 10 мм, 412-1171"
	м2
	69,50 
	77,28 

	412-1172
	      полированная, толщина 15 ммxe "Плиты облицовочные пиленые из природного камня известняка, доломита, гипсового камня, травертина и конглобрекчии группа 3, фактурная обработка лицевой поверхности::полированная, толщина 15 мм, 412-1172"
	м2
	82,82 
	92,08 

	412-1173
	      полированная, толщина 20 ммxe "Плиты облицовочные пиленые из природного камня известняка, доломита, гипсового камня, травертина и конглобрекчии группа 3, фактурная обработка лицевой поверхности::полированная, толщина 20 мм, 412-1173"
	м2
	92,67 
	103,03 

	412-1174
	      полированная, толщина 25 ммxe "Плиты облицовочные пиленые из природного камня известняка, доломита, гипсового камня, травертина и конглобрекчии группа 3, фактурная обработка лицевой поверхности::полированная, толщина 25 мм, 412-1174"
	м2
	103,90 
	115,52 

	412-1175
	      полированная, толщина 30 ммxe "Плиты облицовочные пиленые из природного камня известняка, доломита, гипсового камня, травертина и конглобрекчии группа 3, фактурная обработка лицевой поверхности::полированная, толщина 30 мм, 412-1175"
	м2
	112,38 
	124,94 

	412-1176
	      полированная, толщина 40 ммxe "Плиты облицовочные пиленые из природного камня известняка, доломита, гипсового камня, травертина и конглобрекчии группа 3, фактурная обработка лицевой поверхности::полированная, толщина 40 мм, 412-1176"
	м2
	134,81 
	149,88 

	412-1181
	      точечная, толщина 10 ммxe "Плиты облицовочные пиленые из природного камня известняка, доломита, гипсового камня, травертина и конглобрекчии группа 3, фактурная обработка лицевой поверхности::точечная, толщина 10 мм, 412-1181"
	м2
	58,28 
	64,80 

	412-1182
	      точечная, толщина 15 ммxe "Плиты облицовочные пиленые из природного камня известняка, доломита, гипсового камня, травертина и конглобрекчии группа 3, фактурная обработка лицевой поверхности::точечная, толщина 15 мм, 412-1182"
	м2
	66,68 
	74,13 

	412-1183
	      точечная, толщина 20 ммxe "Плиты облицовочные пиленые из природного камня известняка, доломита, гипсового камня, травертина и конглобрекчии группа 3, фактурная обработка лицевой поверхности::точечная, толщина 20 мм, 412-1183"
	м2
	77,28 
	85,92 

	412-1184
	      точечная, толщина 25 ммxe "Плиты облицовочные пиленые из природного камня известняка, доломита, гипсового камня, травертина и конглобрекчии группа 3, фактурная обработка лицевой поверхности::точечная, толщина 25 мм, 412-1184"
	м2
	86,39 
	96,05 

	412-1185
	      точечная, толщина 30 ммxe "Плиты облицовочные пиленые из природного камня известняка, доломита, гипсового камня, травертина и конглобрекчии группа 3, фактурная обработка лицевой поверхности::точечная, толщина 30 мм, 412-1185"
	м2
	93,40 
	103,85 

	412-1186
	      точечная, толщина 40 ммxe "Плиты облицовочные пиленые из природного камня известняка, доломита, гипсового камня, травертина и конглобрекчии группа 3, фактурная обработка лицевой поверхности::точечная, толщина 40 мм, 412-1186"
	м2
	113,01 
	125,64 

	Группа: Из мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк

	
	Изделия архитектурно-строительные из мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк, группа:

	412-0581
	      1, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 10 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк, группа::1, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 10 мм, 412-0581"
	м2
	438,72 
	487,76 

	412-0582
	      1, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 15 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк, группа::1, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 15 мм, 412-0582"
	м2
	421,41 
	468,53 

	412-0583
	      1, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 20 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк, группа::1, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 20 мм, 412-0583"
	м2
	365,23 
	406,06 

	412-0584
	      1, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 25 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк, группа::1, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 25 мм, 412-0584"
	м2
	463,56 
	515,39 

	412-0585
	      1, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 30 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк, группа::1, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 30 мм, 412-0585"
	м2
	439,61 
	488,75 

	412-0586
	      1, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 40 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк, группа::1, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 40 мм, 412-0586"
	м2
	582,96 
	648,14 

	412-0587
	      1, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 50-60 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк, группа::1, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 50-60 мм, 412-0587"
	м2
	674,27 
	749,65 

	412-0588
	      1, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 70-80 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк, группа::1, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 70-80 мм, 412-0588"
	м2
	793,68 
	882,41 

	412-0599
	      1, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 90-100 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк, группа::1, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 90-100 мм, 412-0599"
	м2
	913,07 
	1 015,16 

	412-0600
	      1, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 110-120 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк, группа::1, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 110-120 мм, 412-0600"
	м2
	1 025,45 
	1 140,09 

	412-0691
	      2, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 10 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк, группа::2, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 10 мм, 412-0691"
	м2
	217,73 
	242,08 

	412-0692
	      2, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 15 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк, группа::2, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 15 мм, 412-0692"
	м2
	245,83 
	273,31 

	412-0693
	      2, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 20 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк, группа::2, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 20 мм, 412-0693"
	м2
	273,93 
	304,55 

	412-0694
	      2, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 25 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк, группа::2, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 25 мм, 412-0694"
	м2
	302,03 
	335,79 

	412-0695
	      2, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 30 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк, группа::2, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 30 мм, 412-0695"
	м2
	330,11 
	367,02 

	412-0696
	      2, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 40 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк, группа::2, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 40 мм, 412-0696"
	м2
	386,30 
	429,49 

	412-0697
	      2, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 50-60 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк, группа::2, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 50-60 мм, 412-0697"
	м2
	449,50 
	499,76 

	412-0698
	      2, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 70-80 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк, группа::2, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 70-80 мм, 412-0698"
	м2
	533,79 
	593,47 

	412-0699
	      2, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 90-100 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк, группа::2, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 90-100 мм, 412-0699"
	м2
	618,08 
	687,18 

	412-0700
	      2, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 110-120 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк, группа::2, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 110-120 мм, 412-0700"
	м2
	702,37 
	780,89 

	412-0811
	      3, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 10 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк, группа::3, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 10 мм, 412-0811"
	м2
	117,94 
	131,12 

	412-0812
	      3, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 15 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк, группа::3, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 15 мм, 412-0812"
	м2
	133,45 
	148,37 

	412-0813
	      3, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 20 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк, группа::3, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 20 мм, 412-0813"
	м2
	147,50 
	164,00 

	412-0814
	      3, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 25 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк, группа::3, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 25 мм, 412-0814"
	м2
	161,55 
	179,61 

	412-0815
	      3, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 30 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк, группа::3, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 30 мм, 412-0815"
	м2
	179,79 
	199,89 

	412-0816
	      3, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 40 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк, группа::3, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 40 мм, 412-0816"
	м2
	208,61 
	231,93 

	412-0817
	      3, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 50-60 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк, группа::3, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 50-60 мм, 412-0817"
	м2
	238,80 
	265,50 

	412-0818
	      3, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 70-80 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк, группа::3, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 70-80 мм, 412-0818"
	м2
	287,97 
	320,17 

	412-0819
	      3, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 90-100 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк, группа::3, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 90-100 мм, 412-0819"
	м2
	337,13 
	374,82 

	412-0820
	      3, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 110-120 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк, группа::3, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 110-120 мм, 412-0820"
	м2
	379,28 
	421,69 

	412-0931
	      4, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 10 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк, группа::4, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 10 мм, 412-0931"
	м2
	201,49 
	224,01 

	412-0932
	      4, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 15 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк, группа::4, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 15 мм, 412-0932"
	м2
	226,84 
	252,21 

	412-0933
	      4, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 20 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк, группа::4, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 20 мм, 412-0933"
	м2
	252,85 
	281,12 

	412-0934
	      4, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 25 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк, группа::4, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 25 мм, 412-0934"
	м2
	276,65 
	307,58 

	412-0935
	      4, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 30 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк, группа::4, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 30 мм, 412-0935"
	м2
	304,11 
	338,11 

	412-0936
	      4, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 40 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк, группа::4, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 40 мм, 412-0936"
	м2
	351,18 
	390,45 

	412-0937
	      4, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 50-60 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк, группа::4, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 50-60 мм, 412-0937"
	м2
	412,19 
	458,28 

	412-0938
	      4, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 70-80 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк, группа::4, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 70-80 мм, 412-0938"
	м2
	484,63 
	538,82 

	412-0939
	      4, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 90-100 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк, группа::4, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 90-100 мм, 412-0939"
	м2
	566,72 
	630,07 

	412-0940
	      4, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 110-120 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк, группа::4, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 110-120 мм, 412-0940"
	м2
	643,97 
	715,97 

	
	Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности:

	412-0481
	      пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм, 412-0481"
	м2
	253,13 
	281,43 

	412-0482
	      пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм, 412-0482"
	м2
	285,55 
	317,48 

	412-0483
	      пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм, 412-0483"
	м2
	318,00 
	353,55 

	412-0484
	      пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм, 412-0484"
	м2
	352,54 
	391,96 

	412-0485
	      пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм, 412-0485"
	м2
	370,51 
	411,94 

	412-0486
	      пиленая А, Б, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::пиленая А, Б, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм, 412-0486"
	м2
	444,19 
	493,85 

	412-0487
	      пиленая А, Б, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::пиленая А, Б, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм, 412-0487"
	м2
	540,09 
	600,47 

	412-0488
	      пиленая А, Б, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::пиленая А, Б, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм, 412-0488"
	м2
	670,51 
	745,48 

	412-0489
	      пиленая А, Б, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::пиленая А, Б, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм, 412-0489"
	м2
	793,22 
	881,90 

	412-0490
	      пиленая А, Б, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::пиленая А, Б, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм, 412-0490"
	м2
	919,41 
	1 022,20 

	412-0521
	      шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм, 412-0521"
	м2
	321,50 
	357,45 

	412-0522
	      шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм, 412-0522"
	м2
	360,31 
	400,59 

	412-0523
	      шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм, 412-0523"
	м2
	402,61 
	447,62 

	412-0524
	      шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм, 412-0524"
	м2
	440,68 
	489,95 

	412-0525
	      шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм, 412-0525"
	м2
	479,48 
	533,08 

	412-0526
	      шлифованная, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::шлифованная, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм, 412-0526"
	м2
	555,61 
	617,72 

	412-0527
	      шлифованная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::шлифованная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм, 412-0527"
	м2
	659,26 
	732,96 

	412-0528
	      шлифованная, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::шлифованная, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм, 412-0528"
	м2
	786,19 
	874,09 

	412-0529
	      шлифованная, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::шлифованная, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм, 412-0529"
	м2
	912,39 
	1 014,40 

	412-0530
	      шлифованная, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::шлифованная, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм, 412-0530"
	м2
	1 038,59 
	1 154,70 

	412-0541
	      лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм, 412-0541"
	м2
	344,79 
	383,34 

	412-0542
	      лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм, 412-0542"
	м2
	387,08 
	430,36 

	412-0543
	      лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм, 412-0543"
	м2
	425,17 
	472,71 

	412-0544
	      лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм, 412-0544"
	м2
	467,47 
	519,73 

	412-0545
	      лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм, 412-0545"
	м2
	509,77 
	566,76 

	412-0546
	      лощеная, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::лощеная, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм, 412-0546"
	м2
	585,92 
	651,42 

	412-0547
	      лощеная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::лощеная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм, 412-0547"
	м2
	689,56 
	766,65 

	412-0548
	      лощеная, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::лощеная, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм, 412-0548"
	м2
	820,00 
	911,68 

	412-0549
	      лощеная, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::лощеная, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм, 412-0549"
	м2
	946,20 
	1 051,99 

	412-0550
	      лощеная, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::лощеная, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм, 412-0550"
	м2
	1 068,89 
	1 188,39 

	412-0561
	      полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм, 412-0561"
	м2
	369,99 
	411,36 

	412-0562
	      полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм, 412-0562"
	м2
	387,56 
	430,89 

	412-0563
	      полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм, 412-0563"
	м2
	451,94 
	502,46 

	412-0564
	      полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм, 412-0564"
	м2
	494,27 
	549,53 

	412-0565
	      полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм, 412-0565"
	м2
	540,09 
	600,47 

	412-0566
	      полированная, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::полированная, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм, 412-0566"
	м2
	623,97 
	693,73 

	412-0567
	      полированная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::полированная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм, 412-0567"
	м2
	724,12 
	805,08 

	412-0568
	      полированная, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::полированная, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм, 412-0568"
	м2
	854,55 
	950,09 

	412-0569
	      полированная, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::полированная, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм, 412-0569"
	м2
	980,76 
	1 090,41 

	412-0570
	      полированная, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::полированная, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм, 412-0570"
	м2
	1 103,44 
	1 226,81 

	
	Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности:

	412-0601
	      пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм, 412-0601"
	м2
	156,50 
	174,00 

	412-0602
	      пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм, 412-0602"
	м2
	177,65 
	197,51 

	412-0603
	      пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм, 412-0603"
	м2
	196,69 
	218,68 

	412-0604
	      пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм, 412-0604"
	м2
	215,72 
	239,83 

	412-0605
	      пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм, 412-0605"
	м2
	236,88 
	263,36 

	412-0606
	      пиленая А, Б, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::пиленая А, Б, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм, 412-0606"
	м2
	274,94 
	305,67 

	412-0607
	      пиленая А, Б, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::пиленая А, Б, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм, 412-0607"
	м2
	340,53 
	378,60 

	412-0608
	      пиленая А, Б, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::пиленая А, Б, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм, 412-0608"
	м2
	420,90 
	467,96 

	412-0609
	      пиленая А, Б, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::пиленая А, Б, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм, 412-0609"
	м2
	501,28 
	557,33 

	412-0610
	      пиленая А, Б, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::пиленая А, Б, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм, 412-0610"
	м2
	581,65 
	646,68 

	412-0631
	      шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм, 412-0631"
	м2
	196,69 
	218,68 

	412-0632
	      шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм, 412-0632"
	м2
	223,50 
	248,49 

	412-0633
	      шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм, 412-0633"
	м2
	248,16 
	275,90 

	412-0634
	      шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм, 412-0634"
	м2
	271,43 
	301,78 

	412-0635
	      шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм, 412-0635"
	м2
	298,21 
	331,55 

	412-0636
	      шлифованная, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::шлифованная, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм, 412-0636"
	м2
	339,80 
	377,79 

	412-0637
	      шлифованная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::шлифованная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм, 412-0637"
	м2
	413,15 
	459,34 

	412-0638
	      шлифованная, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::шлифованная, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм, 412-0638"
	м2
	493,52 
	548,70 

	412-0639
	      шлифованная, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::шлифованная, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм, 412-0639"
	м2
	573,89 
	638,05 

	412-0640
	      шлифованная, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::шлифованная, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм, 412-0640"
	м2
	654,28 
	727,43 

	412-0651
	      лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм, 412-0651"
	м2
	210,09 
	233,58 

	412-0652
	      лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм, 412-0652"
	м2
	236,88 
	263,36 

	412-0653
	      лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм, 412-0653"
	м2
	263,67 
	293,15 

	412-0654
	      лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм, 412-0654"
	м2
	290,46 
	322,93 

	412-0655
	      лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм, 412-0655"
	м2
	317,26 
	352,73 

	412-0656
	      лощеная, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::лощеная, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм, 412-0656"
	м2
	366,60 
	407,58 

	412-0657
	      лощеная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::лощеная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм, 412-0657"
	м2
	436,43 
	485,22 

	412-0658
	      лощеная, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::лощеная, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм, 412-0658"
	м2
	516,80 
	574,58 

	412-0659
	      лощеная, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::лощеная, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм, 412-0659"
	м2
	597,17 
	663,94 

	412-0660
	      лощеная, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::лощеная, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм, 412-0660"
	м2
	677,55 
	753,30 

	412-0671
	      полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм, 412-0671"
	м2
	343,25 
	381,62 

	412-0672
	      полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм, 412-0672"
	м2
	372,16 
	413,76 

	412-0673
	      полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм, 412-0673"
	м2
	428,61 
	476,52 

	412-0674
	      полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм, 412-0674"
	м2
	463,84 
	515,70 

	412-0675
	      полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм, 412-0675"
	м2
	336,28 
	373,88 

	412-0676
	      полированная, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::полированная, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм, 412-0676"
	м2
	385,61 
	428,72 

	412-0677
	      полированная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::полированная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм, 412-0677"
	м2
	455,45 
	506,37 

	412-0678
	      полированная, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::полированная, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм, 412-0678"
	м2
	535,83 
	595,73 

	412-0679
	      полированная, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::полированная, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм, 412-0679"
	м2
	616,21 
	685,10 

	412-0680
	      полированная, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::полированная, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм, 412-0680"
	м2
	696,57 
	774,45 

	
	Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности:

	412-0711
	      пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм, 412-0711"
	м2
	96,63 
	107,44 

	412-0712
	      пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм, 412-0712"
	м2
	110,03 
	122,33 

	412-0713
	      пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм, 412-0713"
	м2
	121,65 
	135,25 

	412-0714
	      пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм, 412-0714"
	м2
	133,31 
	148,22 

	412-0715
	      пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм, 412-0715"
	м2
	146,72 
	163,12 

	412-0716
	      пиленая А, Б, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::пиленая А, Б, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм, 412-0716"
	м2
	169,98 
	188,99 

	412-0717
	      пиленая А, Б, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::пиленая А, Б, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм, 412-0717"
	м2
	206,66 
	229,77 

	412-0718
	      пиленая А, Б, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::пиленая А, Б, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм, 412-0718"
	м2
	255,31 
	283,86 

	412-0719
	      пиленая А, Б, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::пиленая А, Б, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм, 412-0719"
	м2
	303,30 
	337,21 

	412-0720
	      пиленая А, Б, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::пиленая А, Б, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм, 412-0720"
	м2
	353,36 
	392,86 

	412-0751
	      шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм, 412-0751"
	м2
	123,54 
	137,35 

	412-0752
	      шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм, 412-0752"
	м2
	138,26 
	153,71 

	412-0753
	      шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм, 412-0753"
	м2
	153,35 
	170,49 

	412-0754
	      шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм, 412-0754"
	м2
	168,83 
	187,70 

	412-0755
	      шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм, 412-0755"
	м2
	183,50 
	204,02 

	412-0756
	      шлифованная, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::шлифованная, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм, 412-0756"
	м2
	213,26 
	237,10 

	412-0757
	      шлифованная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::шлифованная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм, 412-0757"
	м2
	250,68 
	278,70 

	412-0758
	      шлифованная, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::шлифованная, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм, 412-0758"
	м2
	299,33 
	332,80 

	412-0759
	      шлифованная, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::шлифованная, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм, 412-0759"
	м2
	347,31 
	386,14 

	412-0760
	      шлифованная, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::шлифованная, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм, 412-0760"
	м2
	396,64 
	440,99 

	412-0771
	      лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм, 412-0771"
	м2
	130,88 
	145,51 

	412-0772
	      лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм, 412-0772"
	м2
	147,56 
	164,06 

	412-0773
	      лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм, 412-0773"
	м2
	162,65 
	180,84 

	412-0774
	      лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм, 412-0774"
	м2
	178,17 
	198,09 

	412-0775
	      лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм, 412-0775"
	м2
	196,21 
	218,15 

	412-0776
	      лощеная, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::лощеная, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм, 412-0776"
	м2
	227,19 
	252,59 

	412-0777
	      лощеная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::лощеная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм, 412-0777"
	м2
	264,17 
	293,71 

	412-0778
	      лощеная, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::лощеная, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм, 412-0778"
	м2
	312,83 
	347,80 

	412-0779
	      лощеная, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::лощеная, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм, 412-0779"
	м2
	361,54 
	401,96 

	412-0780
	      лощеная, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::лощеная, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм, 412-0780"
	м2
	410,21 
	456,07 

	412-0791
	      полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм, 412-0791"
	м2
	138,64 
	154,14 

	412-0792
	      полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм, 412-0792"
	м2
	155,31 
	172,68 

	412-0793
	      полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм, 412-0793"
	м2
	172,62 
	191,92 

	412-0794
	      полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм, 412-0794"
	м2
	189,61 
	210,80 

	412-0795
	      полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм, 412-0795"
	м2
	206,66 
	229,77 

	412-0796
	      полированная, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::полированная, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм, 412-0796"
	м2
	240,96 
	267,90 

	412-0797
	      полированная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::полированная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм, 412-0797"
	м2
	277,32 
	308,33 

	412-0798
	      полированная, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::полированная, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм, 412-0798"
	м2
	325,30 
	361,67 

	412-0799
	      полированная, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::полированная, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм, 412-0799"
	м2
	374,62 
	416,51 

	412-0800
	      полированная, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::полированная, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм, 412-0800"
	м2
	423,29 
	470,62 

	
	Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности:

	412-0831
	      пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм, 412-0831"
	м2
	115,49 
	128,40 

	412-0832
	      пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм, 412-0832"
	м2
	131,67 
	146,39 

	412-0833
	      пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм, 412-0833"
	м2
	145,40 
	161,66 

	412-0834
	      пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм, 412-0834"
	м2
	159,15 
	176,94 

	412-0835
	      пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм, 412-0835"
	м2
	175,37 
	194,97 

	412-0836
	      пиленая А, Б, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::пиленая А, Б, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм, 412-0836"
	м2
	203,15 
	225,86 

	412-0837
	      пиленая А, Б, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::пиленая А, Б, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм, 412-0837"
	м2
	255,72 
	284,30 

	412-0838
	      пиленая А, Б, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::пиленая А, Б, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм, 412-0838"
	м2
	315,52 
	350,80 

	412-0839
	      пиленая А, Б, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::пиленая А, Б, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм, 412-0839"
	м2
	373,28 
	415,02 

	412-0840
	      пиленая А, Б, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::пиленая А, Б, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм, 412-0840"
	м2
	433,20 
	481,63 

	412-0871
	      шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм, 412-0871"
	м2
	147,18 
	163,64 

	412-0872
	      шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм, 412-0872"
	м2
	165,44 
	183,94 

	412-0873
	      шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм, 412-0873"
	м2
	183,40 
	203,91 

	412-0874
	      шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм, 412-0874"
	м2
	201,43 
	223,95 

	412-0875
	      шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм, 412-0875"
	м2
	219,38 
	243,90 

	412-0876
	      шлифованная, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::шлифованная, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм, 412-0876"
	м2
	254,90 
	283,40 

	412-0877
	      шлифованная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::шлифованная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм, 412-0877"
	м2
	309,51 
	344,12 

	412-0878
	      шлифованная, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::шлифованная, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм, 412-0878"
	м2
	362,32 
	402,83 

	412-0879
	      шлифованная, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::шлифованная, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм, 412-0879"
	м2
	429,63 
	477,67 

	412-0880
	      шлифованная, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::шлифованная, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм, 412-0880"
	м2
	489,19 
	543,88 

	412-0891
	      лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм, 412-0891"
	м2
	157,37 
	174,96 

	412-0892
	      лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм, 412-0892"
	м2
	176,40 
	196,13 

	412-0893
	      лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм, 412-0893"
	м2
	195,78 
	217,67 

	412-0894
	      лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм, 412-0894"
	м2
	214,06 
	238,00 

	412-0895
	      лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм, 412-0895"
	м2
	234,16 
	260,33 

	412-0896
	      лощеная, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::лощеная, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм, 412-0896"
	м2
	270,44 
	300,68 

	412-0897
	      лощеная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::лощеная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм, 412-0897"
	м2
	323,84 
	360,05 

	412-0898
	      лощеная, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::лощеная, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм, 412-0898"
	м2
	384,17 
	427,13 

	412-0899
	      лощеная, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::лощеная, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм, 412-0899"
	м2
	444,10 
	493,75 

	412-0900
	      лощеная, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::лощеная, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм, 412-0900"
	м2
	503,92 
	560,26 

	412-0911
	      полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм, 412-0911"
	м2
	165,44 
	183,94 

	412-0912
	      полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм, 412-0912"
	м2
	185,18 
	205,89 

	412-0913
	      полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм, 412-0913"
	м2
	207,07 
	230,22 

	412-0914
	      полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм, 412-0914"
	м2
	227,49 
	252,92 

	412-0915
	      полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм, 412-0915"
	м2
	247,16 
	274,79 

	412-0916
	      полированная, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::полированная, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм, 412-0916"
	м2
	289,08 
	321,40 

	412-0917
	      полированная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::полированная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм, 412-0917"
	м2
	341,23 
	379,38 

	412-0918
	      полированная, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::полированная, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм, 412-0918"
	м2
	403,21 
	448,29 

	412-0919
	      полированная, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::полированная, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм, 412-0919"
	м2
	463,14 
	514,92 

	412-0920
	      полированная, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::полированная, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм, 412-0920"
	м2
	522,91 
	581,37 

	
	Плиты облицовочные пиленые из природного камня мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк: группа 1, фактурная обработка лицевой поверхности:

	412-0501
	      термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 10 ммxe "Плиты облицовочные пиленые из природного камня мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк\: группа 1, фактурная обработка лицевой поверхности::термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 10 мм, 412-0501"
	м2
	298,50 
	331,88 

	412-0502
	      термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 15 ммxe "Плиты облицовочные пиленые из природного камня мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк\: группа 1, фактурная обработка лицевой поверхности::термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 15 мм, 412-0502"
	м2
	333,57 
	370,86 

	412-0503
	      термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 20 ммxe "Плиты облицовочные пиленые из природного камня мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк\: группа 1, фактурная обработка лицевой поверхности::термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 20 мм, 412-0503"
	м2
	386,30 
	429,49 

	412-0504
	      термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 25 ммxe "Плиты облицовочные пиленые из природного камня мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк\: группа 1, фактурная обработка лицевой поверхности::термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 25 мм, 412-0504"
	м2
	428,44 
	476,34 

	412-0505
	      термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 30 ммxe "Плиты облицовочные пиленые из природного камня мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк\: группа 1, фактурная обработка лицевой поверхности::термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 30 мм, 412-0505"
	м2
	477,61 
	531,00 

	412-0506
	      термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 40 ммxe "Плиты облицовочные пиленые из природного камня мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк\: группа 1, фактурная обработка лицевой поверхности::термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 40 мм, 412-0506"
	м2
	519,74 
	577,85 

	412-0507
	      термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 50-60 ммxe "Плиты облицовочные пиленые из природного камня мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк\: группа 1, фактурная обработка лицевой поверхности::термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 50-60 мм, 412-0507"
	м2
	618,08 
	687,18 

	412-0508
	      термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 70-80 ммxe "Плиты облицовочные пиленые из природного камня мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк\: группа 1, фактурная обработка лицевой поверхности::термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 70-80 мм, 412-0508"
	м2
	751,54 
	835,56 

	412-0509
	      термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 90-100 ммxe "Плиты облицовочные пиленые из природного камня мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк\: группа 1, фактурная обработка лицевой поверхности::термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 90-100 мм, 412-0509"
	м2
	877,95 
	976,11 

	412-0510
	      термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 110-120 ммxe "Плиты облицовочные пиленые из природного камня мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк\: группа 1, фактурная обработка лицевой поверхности::термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 110-120 мм, 412-0510"
	м2
	1 011,39 
	1 124,47 

	
	Плиты облицовочные пиленые из природного камня мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк: группа 2, фактурная обработка лицевой поверхности:

	412-0611
	      термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 10 ммxe "Плиты облицовочные пиленые из природного камня мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк\: группа 2, фактурная обработка лицевой поверхности::термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 10 мм, 412-0611"
	м2
	189,65 
	210,85 

	412-0612
	      термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 15 ммxe "Плиты облицовочные пиленые из природного камня мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк\: группа 2, фактурная обработка лицевой поверхности::термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 15 мм, 412-0612"
	м2
	210,71 
	234,26 

	412-0613
	      термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 20 ммxe "Плиты облицовочные пиленые из природного камня мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк\: группа 2, фактурная обработка лицевой поверхности::термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 20 мм, 412-0613"
	м2
	238,80 
	265,50 

	412-0614
	      термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 25 ммxe "Плиты облицовочные пиленые из природного камня мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк\: группа 2, фактурная обработка лицевой поверхности::термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 25 мм, 412-0614"
	м2
	259,88 
	288,94 

	412-0615
	      термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 30 ммxe "Плиты облицовочные пиленые из природного камня мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк\: группа 2, фактурная обработка лицевой поверхности::термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 30 мм, 412-0615"
	м2
	280,95 
	312,36 

	412-0616
	      термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 40 ммxe "Плиты облицовочные пиленые из природного камня мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк\: группа 2, фактурная обработка лицевой поверхности::термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 40 мм, 412-0616"
	м2
	330,11 
	367,02 

	412-0617
	      термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 50-60 ммxe "Плиты облицовочные пиленые из природного камня мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк\: группа 2, фактурная обработка лицевой поверхности::термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 50-60 мм, 412-0617"
	м2
	393,33 
	437,30 

	412-0618
	      термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 70-80 ммxe "Плиты облицовочные пиленые из природного камня мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк\: группа 2, фактурная обработка лицевой поверхности::термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 70-80 мм, 412-0618"
	м2
	477,61 
	531,00 

	412-0619
	      термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 90-100 ммxe "Плиты облицовочные пиленые из природного камня мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк\: группа 2, фактурная обработка лицевой поверхности::термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 90-100 мм, 412-0619"
	м2
	561,89 
	624,71 

	412-0620
	      термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 110-120 ммxe "Плиты облицовочные пиленые из природного камня мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк\: группа 2, фактурная обработка лицевой поверхности::термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 110-120 мм, 412-0620"
	м2
	646,17 
	718,42 

	
	Плиты облицовочные пиленые из природного камня мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк: группа 3, фактурная обработка лицевой поверхности:

	412-0731
	      термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 10 ммxe "Плиты облицовочные пиленые из природного камня мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк\: группа 3, фактурная обработка лицевой поверхности::термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 10 мм, 412-0731"
	м2
	105,36 
	117,14 

	412-0732
	      термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 15 ммxe "Плиты облицовочные пиленые из природного камня мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк\: группа 3, фактурная обработка лицевой поверхности::термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 15 мм, 412-0732"
	м2
	119,40 
	132,75 

	412-0733
	      термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 20 ммxe "Плиты облицовочные пиленые из природного камня мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк\: группа 3, фактурная обработка лицевой поверхности::термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 20 мм, 412-0733"
	м2
	133,45 
	148,37 

	412-0734
	      термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 25 ммxe "Плиты облицовочные пиленые из природного камня мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк\: группа 3, фактурная обработка лицевой поверхности::термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 25 мм, 412-0734"
	м2
	140,47 
	156,17 

	412-0735
	      термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 30 ммxe "Плиты облицовочные пиленые из природного камня мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк\: группа 3, фактурная обработка лицевой поверхности::термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 30 мм, 412-0735"
	м2
	154,52 
	171,80 

	412-0736
	      термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 40 ммxe "Плиты облицовочные пиленые из природного камня мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк\: группа 3, фактурная обработка лицевой поверхности::термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 40 мм, 412-0736"
	м2
	182,61 
	203,02 

	412-0737
	      термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 50-60 ммxe "Плиты облицовочные пиленые из природного камня мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк\: группа 3, фактурная обработка лицевой поверхности::термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 50-60 мм, 412-0737"
	м2
	217,73 
	242,08 

	412-0738
	      термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 70-80 ммxe "Плиты облицовочные пиленые из природного камня мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк\: группа 3, фактурная обработка лицевой поверхности::термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 70-80 мм, 412-0738"
	м2
	259,88 
	288,94 

	412-0739
	      термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 90-100 ммxe "Плиты облицовочные пиленые из природного камня мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк\: группа 3, фактурная обработка лицевой поверхности::термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 90-100 мм, 412-0739"
	м2
	309,04 
	343,59 

	412-0740
	      термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 110-120 ммxe "Плиты облицовочные пиленые из природного камня мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк\: группа 3, фактурная обработка лицевой поверхности::термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 110-120 мм, 412-0740"
	м2
	358,21 
	398,26 

	
	Плиты облицовочные пиленые из природного камня мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк: группа 4, фактурная обработка лицевой поверхности:

	412-0851
	      термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 10 ммxe "Плиты облицовочные пиленые из природного камня мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк\: группа 4, фактурная обработка лицевой поверхности::термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 10 мм, 412-0851"
	м2
	175,60 
	195,23 

	412-0852
	      термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 15 ммxe "Плиты облицовочные пиленые из природного камня мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк\: группа 4, фактурная обработка лицевой поверхности::термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 15 мм, 412-0852"
	м2
	197,28 
	219,34 

	412-0853
	      термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 20 ммxe "Плиты облицовочные пиленые из природного камня мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк\: группа 4, фактурная обработка лицевой поверхности::термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 20 мм, 412-0853"
	м2
	217,73 
	242,08 

	412-0854
	      термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 25 ммxe "Плиты облицовочные пиленые из природного камня мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк\: группа 4, фактурная обработка лицевой поверхности::термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 25 мм, 412-0854"
	м2
	238,80 
	265,50 

	412-0855
	      термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 30 ммxe "Плиты облицовочные пиленые из природного камня мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк\: группа 4, фактурная обработка лицевой поверхности::термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 30 мм, 412-0855"
	м2
	260,50 
	289,63 

	412-0856
	      термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 40 ммxe "Плиты облицовочные пиленые из природного камня мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк\: группа 4, фактурная обработка лицевой поверхности::термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 40 мм, 412-0856"
	м2
	302,03 
	335,79 

	412-0857
	      термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 50-60 ммxe "Плиты облицовочные пиленые из природного камня мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк\: группа 4, фактурная обработка лицевой поверхности::термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 50-60 мм, 412-0857"
	м2
	365,23 
	406,06 

	412-0858
	      термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 70-80 ммxe "Плиты облицовочные пиленые из природного камня мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк\: группа 4, фактурная обработка лицевой поверхности::термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 70-80 мм, 412-0858"
	м2
	435,47 
	484,15 

	412-0859
	      термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 90-100 ммxe "Плиты облицовочные пиленые из природного камня мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк\: группа 4, фактурная обработка лицевой поверхности::термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 90-100 мм, 412-0859"
	м2
	512,72 
	570,04 

	412-0860
	      термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 110-120 ммxe "Плиты облицовочные пиленые из природного камня мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк\: группа 4, фактурная обработка лицевой поверхности::термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 110-120 мм, 412-0860"
	м2
	597,02 
	663,77 

	Группа: Из пористых горных пород (ракушечника и туфа)

	
	Изделия архитектурно-строительные из пористых горных пород (ракушечника и туфа). 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности:

	412-1201
	      пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 10 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из пористых горных пород (ракушечника и туфа). 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 10 мм, 412-1201"
	м2
	84,28 
	93,71 

	412-1202
	      пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 15 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из пористых горных пород (ракушечника и туфа). 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 15 мм, 412-1202"
	м2
	94,76 
	105,36 

	412-1203
	      пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 20 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из пористых горных пород (ракушечника и туфа). 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 20 мм, 412-1203"
	м2
	105,36 
	117,14 

	412-1204
	      пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 25 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из пористых горных пород (ракушечника и туфа). 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 25 мм, 412-1204"
	м2
	118,04 
	131,23 

	412-1205
	      пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 30 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из пористых горных пород (ракушечника и туфа). 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 30 мм, 412-1205"
	м2
	128,52 
	142,89 

	412-1206
	      пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 40 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из пористых горных пород (ракушечника и туфа). 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 40 мм, 412-1206"
	м2
	151,69 
	168,65 

	412-1221
	      шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из пористых горных пород (ракушечника и туфа). 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм, 412-1221"
	м2
	102,52 
	113,99 

	412-1222
	      шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из пористых горных пород (ракушечника и туфа). 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм, 412-1222"
	м2
	115,83 
	128,78 

	412-1223
	      шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из пористых горных пород (ракушечника и туфа). 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм, 412-1223"
	м2
	128,52 
	142,89 

	412-1224
	      шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из пористых горных пород (ракушечника и туфа). 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм, 412-1224"
	м2
	142,57 
	158,51 

	412-1225
	      шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из пористых горных пород (ракушечника и туфа). 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм, 412-1225"
	м2
	157,25 
	174,83 

	412-1226
	      шлифованная, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из пористых горных пород (ракушечника и туфа). 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::шлифованная, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм, 412-1226"
	м2
	183,25 
	203,73 

	412-1241
	      полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из пористых горных пород (ракушечника и туфа). 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм, 412-1241"
	м2
	123,61 
	137,42 

	412-1242
	      полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из пористых горных пород (ракушечника и туфа). 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм, 412-1242"
	м2
	138,37 
	153,84 

	412-1243
	      полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из пористых горных пород (ракушечника и туфа). 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм, 412-1243"
	м2
	153,79 
	170,98 

	412-1244
	      полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из пористых горных пород (ракушечника и туфа). 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм, 412-1244"
	м2
	172,75 
	192,07 

	412-1245
	      полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из пористых горных пород (ракушечника и туфа). 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм, 412-1245"
	м2
	187,43 
	208,39 

	412-1246
	      полированная, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из пористых горных пород (ракушечника и туфа). 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::полированная, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм, 412-1246"
	м2
	221,19 
	245,92 

	
	Изделия архитектурно-строительные из пористых горных пород (ракушечника и туфа). 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности:

	412-1261
	      пиленая А, Б, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из пористых горных пород (ракушечника и туфа). 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::пиленая А, Б, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм, 412-1261"
	м2
	112,38 
	124,94 

	412-1262
	      пиленая А, Б, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из пористых горных пород (ракушечника и туфа). 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::пиленая А, Б, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм, 412-1262"
	м2
	126,42 
	140,56 

	412-1263
	      пиленая А, Б, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из пористых горных пород (ракушечника и туфа). 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::пиленая А, Б, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм, 412-1263"
	м2
	140,47 
	156,17 

	412-1264
	      пиленая А, Б, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из пористых горных пород (ракушечника и туфа). 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::пиленая А, Б, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм, 412-1264"
	м2
	157,25 
	174,83 

	412-1265
	      пиленая А, Б, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из пористых горных пород (ракушечника и туфа). 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::пиленая А, Б, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм, 412-1265"
	м2
	171,39 
	190,56 

	412-1266
	      пиленая А, Б, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из пористых горных пород (ракушечника и туфа). 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::пиленая А, Б, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм, 412-1266"
	м2
	202,22 
	224,83 

	412-1267
	      пиленая А, Б, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из пористых горных пород (ракушечника и туфа). 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::пиленая А, Б, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм, 412-1267"
	м2
	244,37 
	271,69 

	412-1268
	      пиленая А, Б, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из пористых горных пород (ракушечника и туфа). 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::пиленая А, Б, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм, 412-1268"
	м2
	300,55 
	334,15 

	412-1269
	      пиленая А, Б, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из пористых горных пород (ракушечника и туфа). 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::пиленая А, Б, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм, 412-1269"
	м2
	356,74 
	396,63 

	412-1270
	      пиленая А, Б, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из пористых горных пород (ракушечника и туфа). 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::пиленая А, Б, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм, 412-1270"
	м2
	412,93 
	459,09 

	412-1281
	      шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из пористых горных пород (ракушечника и туфа). 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм, 412-1281"
	м2
	136,18 
	151,41 

	412-1282
	      шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из пористых горных пород (ракушечника и туфа). 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм, 412-1282"
	м2
	154,52 
	171,80 

	412-1283
	      шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из пористых горных пород (ракушечника и туфа). 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм, 412-1283"
	м2
	171,29 
	190,44 

	412-1284
	      шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из пористых горных пород (ракушечника и туфа). 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм, 412-1284"
	м2
	189,65 
	210,85 

	412-1285
	      шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из пористых горных пород (ракушечника и туфа). 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм, 412-1285"
	м2
	209,24 
	232,63 

	412-1286
	      шлифованная, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из пористых горных пород (ракушечника и туфа). 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::шлифованная, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм, 412-1286"
	м2
	244,37 
	271,69 

	412-1287
	      шлифованная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из пористых горных пород (ракушечника и туфа). 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::шлифованная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм, 412-1287"
	м2
	287,97 
	320,17 

	412-1288
	      шлифованная, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из пористых горных пород (ракушечника и туфа). 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::шлифованная, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм, 412-1288"
	м2
	344,16 
	382,63 

	412-1289
	      шлифованная, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из пористых горных пород (ракушечника и туфа). 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::шлифованная, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм, 412-1289"
	м2
	400,35 
	445,11 

	412-1290
	      шлифованная, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из пористых горных пород (ракушечника и туфа). 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::шлифованная, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм, 412-1290"
	м2
	456,55 
	507,59 

	412-1291
	      лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из пористых горных пород (ракушечника и туфа). 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм, 412-1291"
	м2
	146,04 
	162,36 

	412-1292
	      лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из пористых горных пород (ракушечника и туфа). 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм, 412-1292"
	м2
	164,28 
	182,65 

	412-1293
	      лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из пористых горных пород (ракушечника и туфа). 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм, 412-1293"
	м2
	182,61 
	203,02 

	412-1294
	      лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из пористых горных пород (ракушечника и туфа). 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм, 412-1294"
	м2
	210,71 
	234,26 

	412-1295
	      лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из пористых горных пород (ракушечника и туфа). 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм, 412-1295"
	м2
	231,78 
	257,69 

	412-1296
	      лощеная, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из пористых горных пород (ракушечника и туфа). 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::лощеная, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм, 412-1296"
	м2
	259,88 
	288,94 

	412-1297
	      лощеная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из пористых горных пород (ракушечника и туфа). 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::лощеная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм, 412-1297"
	м2
	302,03 
	335,79 

	412-1298
	      лощеная, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из пористых горных пород (ракушечника и туфа). 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::лощеная, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм, 412-1298"
	м2
	358,21 
	398,26 

	412-1299
	      лощеная, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из пористых горных пород (ракушечника и туфа). 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::лощеная, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм, 412-1299"
	м2
	414,40 
	460,73 

	412-1300
	      лощеная, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из пористых горных пород (ракушечника и туфа). 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::лощеная, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм, 412-1300"
	м2
	470,59 
	523,20 

	412-1301
	      полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из пористых горных пород (ракушечника и туфа). 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм, 412-1301"
	м2
	164,28 
	182,65 

	412-1302
	      полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из пористых горных пород (ракушечника и туфа). 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм, 412-1302"
	м2
	183,99 
	204,56 

	412-1303
	      полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из пористых горных пород (ракушечника и туфа). 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм, 412-1303"
	м2
	205,05 
	227,97 

	412-1304
	      полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из пористых горных пород (ракушечника и туфа). 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм, 412-1304"
	м2
	230,31 
	256,06 

	412-1305
	      полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из пористых горных пород (ракушечника и туфа). 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм, 412-1305"
	м2
	250,03 
	277,98 

	412-1306
	      полированная, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из пористых горных пород (ракушечника и туфа). 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::полированная, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм, 412-1306"
	м2
	293,52 
	326,34 

	412-1307
	      полированная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из пористых горных пород (ракушечника и туфа). 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::полированная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм, 412-1307"
	м2
	337,13 
	374,82 

	412-1308
	      полированная, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из пористых горных пород (ракушечника и туфа). 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::полированная, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм, 412-1308"
	м2
	393,33 
	437,30 

	412-1309
	      полированная, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из пористых горных пород (ракушечника и туфа). 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::полированная, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм, 412-1309"
	м2
	449,50 
	499,76 

	412-1310
	      полированная, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из пористых горных пород (ракушечника и туфа). 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::полированная, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм, 412-1310"
	м2
	505,71 
	562,24 

	
	Изделия архитектурно-строительные из пористых горных пород (ракушечника и туфа). 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности:

	412-1321
	      пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 10 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из пористых горных пород (ракушечника и туфа). 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 10 мм, 412-1321"
	м2
	50,52 
	56,17 

	412-1322
	      пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 15 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из пористых горных пород (ракушечника и туфа). 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 15 мм, 412-1322"
	м2
	56,82 
	63,17 

	412-1323
	      пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 20 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из пористых горных пород (ракушечника и туфа). 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 20 мм, 412-1323"
	м2
	63,22 
	70,29 

	412-1324
	      пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 25 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из пористых горных пород (ракушечника и туфа). 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 25 мм, 412-1324"
	м2
	70,24 
	78,09 

	412-1325
	      пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 30 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из пористых горных пород (ракушечника и туфа). 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 30 мм, 412-1325"
	м2
	77,28 
	85,92 

	412-1326
	      пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 40 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из пористых горных пород (ракушечника и туфа). 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 40 мм, 412-1326"
	м2
	91,31 
	101,52 

	412-1341
	      шлифованная, плиты облицовочные, толщина 10 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из пористых горных пород (ракушечника и туфа). 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::шлифованная, плиты облицовочные, толщина 10 мм, 412-1341"
	м2
	61,01 
	67,83 

	412-1342
	      шлифованная, плиты облицовочные, толщина 15 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из пористых горных пород (ракушечника и туфа). 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::шлифованная, плиты облицовочные, толщина 15 мм, 412-1342"
	м2
	69,50 
	77,28 

	412-1343
	      шлифованная, плиты облицовочные, толщина 20 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из пористых горных пород (ракушечника и туфа). 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::шлифованная, плиты облицовочные, толщина 20 мм, 412-1343"
	м2
	77,28 
	85,92 

	412-1344
	      шлифованная, плиты облицовочные, толщина 25 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из пористых горных пород (ракушечника и туфа). 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::шлифованная, плиты облицовочные, толщина 25 мм, 412-1344"
	м2
	85,65 
	95,23 

	412-1345
	      шлифованная, плиты облицовочные, толщина 30 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из пористых горных пород (ракушечника и туфа). 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::шлифованная, плиты облицовочные, толщина 30 мм, 412-1345"
	м2
	94,15 
	104,67 

	412-1346
	      шлифованная, плиты облицовочные, толщина 40 ммxe "Изделия архитектурно-строительные из пористых горных пород (ракушечника и туфа). 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности::шлифованная, плиты облицовочные, толщина 40 мм, 412-1346"
	м2
	112,38 
	124,94 

	
	Плиты облицовочные пиленые из природного камня ракушечника и туфа из пористых горных пород группа 1, фактурная обработка лицевой поверхности:

	412-1211
	      термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 10 ммxe "Плиты облицовочные пиленые из природного камня ракушечника и туфа из пористых горных пород группа 1, фактурная обработка лицевой поверхности::термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 10 мм, 412-1211"
	м2
	93,40 
	103,85 

	412-1212
	      термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 15 ммxe "Плиты облицовочные пиленые из природного камня ракушечника и туфа из пористых горных пород группа 1, фактурная обработка лицевой поверхности::термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 15 мм, 412-1212"
	м2
	105,36 
	117,14 

	412-1213
	      термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 20 ммxe "Плиты облицовочные пиленые из природного камня ракушечника и туфа из пористых горных пород группа 1, фактурная обработка лицевой поверхности::термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 20 мм, 412-1213"
	м2
	116,58 
	129,61 

	412-1214
	      термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 25 ммxe "Плиты облицовочные пиленые из природного камня ракушечника и туфа из пористых горных пород группа 1, фактурная обработка лицевой поверхности::термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 25 мм, 412-1214"
	м2
	129,89 
	144,41 

	412-1215
	      термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 30 ммxe "Плиты облицовочные пиленые из природного камня ракушечника и туфа из пористых горных пород группа 1, фактурная обработка лицевой поверхности::термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 30 мм, 412-1215"
	м2
	142,57 
	158,51 

	412-1216
	      термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 40 ммxe "Плиты облицовочные пиленые из природного камня ракушечника и туфа из пористых горных пород группа 1, фактурная обработка лицевой поверхности::термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 40 мм, 412-1216"
	м2
	168,58 
	187,43 

	412-1231
	      лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 10 ммxe "Плиты облицовочные пиленые из природного камня ракушечника и туфа из пористых горных пород группа 1, фактурная обработка лицевой поверхности::лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 10 мм, 412-1231"
	м2
	113,01 
	125,64 

	412-1232
	      лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 15 ммxe "Плиты облицовочные пиленые из природного камня ракушечника и туфа из пористых горных пород группа 1, фактурная обработка лицевой поверхности::лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 15 мм, 412-1232"
	м2
	127,06 
	141,27 

	412-1233
	      лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 20 ммxe "Плиты облицовочные пиленые из природного камня ракушечника и туфа из пористых горных пород группа 1, фактурная обработка лицевой поверхности::лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 20 мм, 412-1233"
	м2
	141,10 
	156,88 

	412-1234
	      лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 25 ммxe "Плиты облицовочные пиленые из природного камня ракушечника и туфа из пористых горных пород группа 1, фактурная обработка лицевой поверхности::лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 25 мм, 412-1234"
	м2
	157,25 
	174,83 

	412-1235
	      лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 30 ммxe "Плиты облицовочные пиленые из природного камня ракушечника и туфа из пористых горных пород группа 1, фактурная обработка лицевой поверхности::лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 30 мм, 412-1235"
	м2
	172,04 
	191,27 

	412-1236
	      лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 40 ммxe "Плиты облицовочные пиленые из природного камня ракушечника и туфа из пористых горных пород группа 1, фактурная обработка лицевой поверхности::лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 40 мм, 412-1236"
	м2
	202,22 
	224,83 

	412-1251
	      точечная, толщина 10 ммxe "Плиты облицовочные пиленые из природного камня ракушечника и туфа из пористых горных пород группа 1, фактурная обработка лицевой поверхности::точечная, толщина 10 мм, 412-1251"
	м2
	105,98 
	117,83 

	412-1252
	      точечная, толщина 15 ммxe "Плиты облицовочные пиленые из природного камня ракушечника и туфа из пористых горных пород группа 1, фактурная обработка лицевой поверхности::точечная, толщина 15 мм, 412-1252"
	м2
	120,03 
	133,45 

	412-1253
	      точечная, толщина 20 ммxe "Плиты облицовочные пиленые из природного камня ракушечника и туфа из пористых горных пород группа 1, фактурная обработка лицевой поверхности::точечная, толщина 20 мм, 412-1253"
	м2
	134,09 
	149,08 

	412-1254
	      точечная, толщина 25 ммxe "Плиты облицовочные пиленые из природного камня ракушечника и туфа из пористых горных пород группа 1, фактурная обработка лицевой поверхности::точечная, толщина 25 мм, 412-1254"
	м2
	150,23 
	167,03 

	412-1255
	      точечная, толщина 30 ммxe "Плиты облицовочные пиленые из природного камня ракушечника и туфа из пористых горных пород группа 1, фактурная обработка лицевой поверхности::точечная, толщина 30 мм, 412-1255"
	м2
	165,00 
	183,45 

	412-1256
	      точечная, толщина 40 ммxe "Плиты облицовочные пиленые из природного камня ракушечника и туфа из пористых горных пород группа 1, фактурная обработка лицевой поверхности::точечная, толщина 40 мм, 412-1256"
	м2
	195,19 
	217,02 

	
	Плиты облицовочные пиленые из природного камня ракушечника и туфа из пористых горных пород группа 2, фактурная обработка лицевой поверхности:

	412-1271
	      термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 10 ммxe "Плиты облицовочные пиленые из природного камня ракушечника и туфа из пористых горных пород группа 2, фактурная обработка лицевой поверхности::термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 10 мм, 412-1271"
	м2
	124,33 
	138,23 

	412-1272
	      термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 15 ммxe "Плиты облицовочные пиленые из природного камня ракушечника и туфа из пористых горных пород группа 2, фактурная обработка лицевой поверхности::термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 15 мм, 412-1272"
	м2
	140,47 
	156,17 

	412-1273
	      термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 20 ммxe "Плиты облицовочные пиленые из природного камня ракушечника и туфа из пористых горных пород группа 2, фактурная обработка лицевой поверхности::термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 20 мм, 412-1273"
	м2
	155,88 
	173,31 

	412-1274
	      термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 25 ммxe "Плиты облицовочные пиленые из природного камня ракушечника и туфа из пористых горных пород группа 2, фактурная обработка лицевой поверхности::термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 25 мм, 412-1274"
	м2
	173,50 
	192,90 

	412-1275
	      термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 30 ммxe "Плиты облицовочные пиленые из природного камня ракушечника и туфа из пористых горных пород группа 2, фактурная обработка лицевой поверхности::термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 30 мм, 412-1275"
	м2
	190,27 
	211,54 

	412-1276
	      термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 40 ммxe "Плиты облицовочные пиленые из природного камня ракушечника и туфа из пористых горных пород группа 2, фактурная обработка лицевой поверхности::термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 40 мм, 412-1276"
	м2
	223,28 
	248,25 

	412-1277
	      термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 50-60 ммxe "Плиты облицовочные пиленые из природного камня ракушечника и туфа из пористых горных пород группа 2, фактурная обработка лицевой поверхности::термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 50-60 мм, 412-1277"
	м2
	266,17 
	295,93 

	412-1278
	      термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 70-80 ммxe "Плиты облицовочные пиленые из природного камня ракушечника и туфа из пористых горных пород группа 2, фактурная обработка лицевой поверхности::термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 70-80 мм, 412-1278"
	м2
	322,36 
	358,40 

	412-1279
	      термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 90-100 ммxe "Плиты облицовочные пиленые из природного камня ракушечника и туфа из пористых горных пород группа 2, фактурная обработка лицевой поверхности::термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 90-100 мм, 412-1279"
	м2
	378,54 
	420,86 

	412-1280
	      термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 110-120 ммxe "Плиты облицовочные пиленые из природного камня ракушечника и туфа из пористых горных пород группа 2, фактурная обработка лицевой поверхности::термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 110-120 мм, 412-1280"
	м2
	435,47 
	484,15 

	412-1311
	      точечная, толщина 10 ммxe "Плиты облицовочные пиленые из природного камня ракушечника и туфа из пористых горных пород группа 2, фактурная обработка лицевой поверхности::точечная, толщина 10 мм, 412-1311"
	м2
	139,00 
	154,54 

	412-1312
	      точечная, толщина 15 ммxe "Плиты облицовочные пиленые из природного камня ракушечника и туфа из пористых горных пород группа 2, фактурная обработка лицевой поверхности::точечная, толщина 15 мм, 412-1312"
	м2
	157,25 
	174,83 

	412-1313
	      точечная, толщина 20 ммxe "Плиты облицовочные пиленые из природного камня ракушечника и туфа из пористых горных пород группа 2, фактурная обработка лицевой поверхности::точечная, толщина 20 мм, 412-1313"
	м2
	175,60 
	195,23 

	412-1314
	      точечная, толщина 25 ммxe "Плиты облицовочные пиленые из природного камня ракушечника и туфа из пористых горных пород группа 2, фактурная обработка лицевой поверхности::точечная, толщина 25 мм, 412-1314"
	м2
	203,69 
	226,46 

	412-1315
	      точечная, толщина 30 ммxe "Плиты облицовочные пиленые из природного камня ракушечника и туфа из пористых горных пород группа 2, фактурная обработка лицевой поверхности::точечная, толщина 30 мм, 412-1315"
	м2
	224,75 
	249,88 

	412-1316
	      точечная, толщина 40 ммxe "Плиты облицовочные пиленые из природного камня ракушечника и туфа из пористых горных пород группа 2, фактурная обработка лицевой поверхности::точечная, толщина 40 мм, 412-1316"
	м2
	252,85 
	281,12 

	412-1317
	      точечная, толщина 50-60 ммxe "Плиты облицовочные пиленые из природного камня ракушечника и туфа из пористых горных пород группа 2, фактурная обработка лицевой поверхности::точечная, толщина 50-60 мм, 412-1317"
	м2
	294,99 
	327,97 

	412-1318
	      точечная, толщина 70-80 ммxe "Плиты облицовочные пиленые из природного камня ракушечника и туфа из пористых горных пород группа 2, фактурная обработка лицевой поверхности::точечная, толщина 70-80 мм, 412-1318"
	м2
	351,18 
	390,45 

	412-1319
	      точечная, толщина 90-100 ммxe "Плиты облицовочные пиленые из природного камня ракушечника и туфа из пористых горных пород группа 2, фактурная обработка лицевой поверхности::точечная, толщина 90-100 мм, 412-1319"
	м2
	407,37 
	452,91 

	412-1320
	      точечная, толщина 110-120 ммxe "Плиты облицовочные пиленые из природного камня ракушечника и туфа из пористых горных пород группа 2, фактурная обработка лицевой поверхности::точечная, толщина 110-120 мм, 412-1320"
	м2
	463,56 
	515,39 

	
	Плиты облицовочные пиленые из природного камня ракушечника и туфа из пористых горных пород группа 3, фактурная обработка лицевой поверхности:

	412-1331
	      термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 10 ммxe "Плиты облицовочные пиленые из природного камня ракушечника и туфа из пористых горных пород группа 3, фактурная обработка лицевой поверхности::термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 10 мм, 412-1331"
	м2
	56,19 
	62,48 

	412-1332
	      термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 15 ммxe "Плиты облицовочные пиленые из природного камня ракушечника и туфа из пористых горных пород группа 3, фактурная обработка лицевой поверхности::термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 15 мм, 412-1332"
	м2
	63,22 
	70,29 

	412-1333
	      термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 20 ммxe "Плиты облицовочные пиленые из природного камня ракушечника и туфа из пористых горных пород группа 3, фактурная обработка лицевой поверхности::термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 20 мм, 412-1333"
	м2
	70,24 
	78,09 

	412-1334
	      термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 25 ммxe "Плиты облицовочные пиленые из природного камня ракушечника и туфа из пористых горных пород группа 3, фактурная обработка лицевой поверхности::термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 25 мм, 412-1334"
	м2
	77,28 
	85,92 

	412-1335
	      термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 30 ммxe "Плиты облицовочные пиленые из природного камня ракушечника и туфа из пористых горных пород группа 3, фактурная обработка лицевой поверхности::термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 30 мм, 412-1335"
	м2
	85,65 
	95,23 

	412-1336
	      термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 40 ммxe "Плиты облицовочные пиленые из природного камня ракушечника и туфа из пористых горных пород группа 3, фактурная обработка лицевой поверхности::термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 40 мм, 412-1336"
	м2
	101,80 
	113,18 

	
	Плиты облицовочные пиленые из природного камня ракушечника и туфа из пористых горных пород группа 3, лицевая поверхность:

	412-1371
	      лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 10 ммxe "Плиты облицовочные пиленые из природного камня ракушечника и туфа из пористых горных пород группа 3, лицевая поверхность::лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 10 мм, 412-1371"
	м2
	65,32 
	72,62 

	412-1372
	      лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 15 ммxe "Плиты облицовочные пиленые из природного камня ракушечника и туфа из пористых горных пород группа 3, лицевая поверхность::лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 15 мм, 412-1372"
	м2
	73,70 
	81,94 

	412-1373
	      лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 20 ммxe "Плиты облицовочные пиленые из природного камня ракушечника и туфа из пористых горных пород группа 3, лицевая поверхность::лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 20 мм, 412-1373"
	м2
	84,28 
	93,71 

	412-1374
	      лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 25 ммxe "Плиты облицовочные пиленые из природного камня ракушечника и туфа из пористых горных пород группа 3, лицевая поверхность::лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 25 мм, 412-1374"
	м2
	93,40 
	103,85 

	412-1375
	      лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 30 ммxe "Плиты облицовочные пиленые из природного камня ракушечника и туфа из пористых горных пород группа 3, лицевая поверхность::лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 30 мм, 412-1375"
	м2
	101,80 
	113,18 

	412-1376
	      лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 40 ммxe "Плиты облицовочные пиленые из природного камня ракушечника и туфа из пористых горных пород группа 3, лицевая поверхность::лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 40 мм, 412-1376"
	м2
	120,03 
	133,45 

	
	Плиты облицовочные пиленые из природного камня ракушечника и туфа из пористых горных пород группа 3, фактурная обработка лицевой поверхности:

	412-1381
	      лощеная, обработанная ультразвуком, толщина полированная, толщина 10 ммxe "Плиты облицовочные пиленые из природного камня ракушечника и туфа из пористых горных пород группа 3, фактурная обработка лицевой поверхности::лощеная, обработанная ультразвуком, толщина полированная, толщина 10 мм, 412-1381"
	м2
	69,50 
	77,28 

	412-1382
	      лощеная, обработанная ультразвуком, толщина полированная, толщина 15 ммxe "Плиты облицовочные пиленые из природного камня ракушечника и туфа из пористых горных пород группа 3, фактурная обработка лицевой поверхности::лощеная, обработанная ультразвуком, толщина полированная, толщина 15 мм, 412-1382"
	м2
	82,82 
	92,08 

	412-1383
	      лощеная, обработанная ультразвуком, толщина полированная, толщина 20 ммxe "Плиты облицовочные пиленые из природного камня ракушечника и туфа из пористых горных пород группа 3, фактурная обработка лицевой поверхности::лощеная, обработанная ультразвуком, толщина полированная, толщина 20 мм, 412-1383"
	м2
	92,67 
	103,03 

	412-1384
	      лощеная, обработанная ультразвуком, толщина полированная, толщина 25 ммxe "Плиты облицовочные пиленые из природного камня ракушечника и туфа из пористых горных пород группа 3, фактурная обработка лицевой поверхности::лощеная, обработанная ультразвуком, толщина полированная, толщина 25 мм, 412-1384"
	м2
	103,90 
	115,52 

	412-1385
	      лощеная, обработанная ультразвуком, толщина полированная, толщина 30 ммxe "Плиты облицовочные пиленые из природного камня ракушечника и туфа из пористых горных пород группа 3, фактурная обработка лицевой поверхности::лощеная, обработанная ультразвуком, толщина полированная, толщина 30 мм, 412-1385"
	м2
	112,38 
	124,94 

	412-1386
	      лощеная, обработанная ультразвуком, толщина полированная, толщина 40 ммxe "Плиты облицовочные пиленые из природного камня ракушечника и туфа из пористых горных пород группа 3, фактурная обработка лицевой поверхности::лощеная, обработанная ультразвуком, толщина полированная, толщина 40 мм, 412-1386"
	м2
	134,81 
	149,88 

	412-1391
	      лощеная, обработанная ультразвуком, толщина точечная, толщина 10 ммxe "Плиты облицовочные пиленые из природного камня ракушечника и туфа из пористых горных пород группа 3, фактурная обработка лицевой поверхности::лощеная, обработанная ультразвуком, толщина точечная, толщина 10 мм, 412-1391"
	м2
	58,28 
	64,80 

	412-1392
	      лощеная, обработанная ультразвуком, толщина точечная, толщина 15 ммxe "Плиты облицовочные пиленые из природного камня ракушечника и туфа из пористых горных пород группа 3, фактурная обработка лицевой поверхности::лощеная, обработанная ультразвуком, толщина точечная, толщина 15 мм, 412-1392"
	м2
	66,68 
	74,13 

	412-1393
	      лощеная, обработанная ультразвуком, толщина точечная, толщина 20 ммxe "Плиты облицовочные пиленые из природного камня ракушечника и туфа из пористых горных пород группа 3, фактурная обработка лицевой поверхности::лощеная, обработанная ультразвуком, толщина точечная, толщина 20 мм, 412-1393"
	м2
	77,28 
	85,92 

	412-1394
	      лощеная, обработанная ультразвуком, толщина точечная, толщина 25 ммxe "Плиты облицовочные пиленые из природного камня ракушечника и туфа из пористых горных пород группа 3, фактурная обработка лицевой поверхности::лощеная, обработанная ультразвуком, толщина точечная, толщина 25 мм, 412-1394"
	м2
	86,39 
	96,05 

	412-1395
	      лощеная, обработанная ультразвуком, толщина точечная, толщина 30 ммxe "Плиты облицовочные пиленые из природного камня ракушечника и туфа из пористых горных пород группа 3, фактурная обработка лицевой поверхности::лощеная, обработанная ультразвуком, толщина точечная, толщина 30 мм, 412-1395"
	м2
	93,40 
	103,85 

	412-1396
	      лощеная, обработанная ультразвуком, толщина точечная, толщина 40 ммxe "Плиты облицовочные пиленые из природного камня ракушечника и туфа из пористых горных пород группа 3, фактурная обработка лицевой поверхности::лощеная, обработанная ультразвуком, толщина точечная, толщина 40 мм, 412-1396"
	м2
	113,01 
	125,64 

	Подраздел: Плиты декоративные на основе природного камня

	Группа: Плиты декоративные

	
	Плиты декоративные на основе природного камня тип:

	412-1401
	      1М, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 10 ммxe "Плиты декоративные на основе природного камня тип::1М, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 10 мм, 412-1401"
	м2
	101,06 
	112,36 

	412-1402
	      1М, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 15 ммxe "Плиты декоративные на основе природного камня тип::1М, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 15 мм, 412-1402"
	м2
	113,74 
	126,46 

	412-1403
	      1М, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 20 ммxe "Плиты декоративные на основе природного камня тип::1М, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 20 мм, 412-1403"
	м2
	125,70 
	139,75 

	412-1404
	      1М, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 25 ммxe "Плиты декоративные на основе природного камня тип::1М, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 25 мм, 412-1404"
	м2
	137,65 
	153,04 

	412-1405
	      1М, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 28 ммxe "Плиты декоративные на основе природного камня тип::1М, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 28 мм, 412-1405"
	м2
	145,29 
	161,54 

	412-1406
	      1М, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 30 ммxe "Плиты декоративные на основе природного камня тип::1М, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 30 мм, 412-1406"
	м2
	150,95 
	167,83 

	412-1407
	      1М, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 35 ммxe "Плиты декоративные на основе природного камня тип::1М, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 35 мм, 412-1407"
	м2
	162,91 
	181,12 

	412-1408
	      1М, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 40 ммxe "Плиты декоративные на основе природного камня тип::1М, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 40 мм, 412-1408"
	м2
	175,60 
	195,23 

	412-1421
	      1М, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, толщина 10 ммxe "Плиты декоративные на основе природного камня тип::1М, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, толщина 10 мм, 412-1421"
	м2
	135,55 
	150,71 

	412-1422
	      1М, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, толщина 15 ммxe "Плиты декоративные на основе природного камня тип::1М, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, толщина 15 мм, 412-1422"
	м2
	152,32 
	169,35 

	412-1423
	      1М, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, толщина 20 ммxe "Плиты декоративные на основе природного камня тип::1М, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, толщина 20 мм, 412-1423"
	м2
	168,58 
	187,43 

	412-1424
	      1М, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, толщина 25 ммxe "Плиты декоративные на основе природного камня тип::1М, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, толщина 25 мм, 412-1424"
	м2
	184,71 
	205,36 

	412-1425
	      1М, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, толщина 28 ммxe "Плиты декоративные на основе природного камня тип::1М, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, толщина 28 мм, 412-1425"
	м2
	195,19 
	217,02 

	412-1426
	      1М, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, толщина 30 ммxe "Плиты декоративные на основе природного камня тип::1М, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, толщина 30 мм, 412-1426"
	м2
	202,22 
	224,83 

	412-1427
	      1М, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, толщина 35 ммxe "Плиты декоративные на основе природного камня тип::1М, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, толщина 35 мм, 412-1427"
	м2
	217,73 
	242,08 

	412-1428
	      1М, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, толщина 40 ммxe "Плиты декоративные на основе природного камня тип::1М, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, толщина 40 мм, 412-1428"
	м2
	233,88 
	260,03 

	412-1431
	      1М, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, толщина 10 ммxe "Плиты декоративные на основе природного камня тип::1М, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, толщина 10 мм, 412-1431"
	м2
	143,20 
	159,21 

	412-1432
	      1М, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, толщина 15 ммxe "Плиты декоративные на основе природного камня тип::1М, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, толщина 15 мм, 412-1432"
	м2
	154,52 
	171,80 

	412-1433
	      1М, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, толщина 20 ммxe "Плиты декоративные на основе природного камня тип::1М, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, толщина 20 мм, 412-1433"
	м2
	178,31 
	198,25 

	412-1434
	      1М, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, толщина 25 ммxe "Плиты декоративные на основе природного камня тип::1М, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, толщина 25 мм, 412-1434"
	м2
	195,94 
	217,84 

	412-1435
	      1М, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, толщина 28 ммxe "Плиты декоративные на основе природного камня тип::1М, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, толщина 28 мм, 412-1435"
	м2
	206,42 
	229,50 

	412-1436
	      1М, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, толщина 30 ммxe "Плиты декоративные на основе природного камня тип::1М, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, толщина 30 мм, 412-1436"
	м2
	213,44 
	237,30 

	412-1437
	      1М, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, толщина 35 ммxe "Плиты декоративные на основе природного камня тип::1М, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, толщина 35 мм, 412-1437"
	м2
	231,05 
	256,88 

	412-1438
	      1М, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, толщина 40 ммxe "Плиты декоративные на основе природного камня тип::1М, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, толщина 40 мм, 412-1438"
	м2
	248,56 
	276,35 

	412-1451
	      1Б, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, толщина 30 ммxe "Плиты декоративные на основе природного камня тип::1Б, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, толщина 30 мм, 412-1451"
	м2
	142,57 
	158,51 

	412-1452
	      1Б, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, толщина 35 ммxe "Плиты декоративные на основе природного камня тип::1Б, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, толщина 35 мм, 412-1452"
	м2
	154,52 
	171,80 

	412-1453
	      1Б, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, толщина 40 ммxe "Плиты декоративные на основе природного камня тип::1Б, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, толщина 40 мм, 412-1453"
	м2
	165,74 
	184,27 

	412-1471
	      1Б, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, толщина 30 ммxe "Плиты декоративные на основе природного камня тип::1Б, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, толщина 30 мм, 412-1471"
	м2
	161,55 
	179,61 

	412-1472
	      1Б, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, толщина 35 ммxe "Плиты декоративные на основе природного камня тип::1Б, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, толщина 35 мм, 412-1472"
	м2
	174,85 
	194,40 

	412-1473
	      1Б, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, толщина 40 ммxe "Плиты декоративные на основе природного камня тип::1Б, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, толщина 40 мм, 412-1473"
	м2
	187,43 
	208,39 

	
	Плиты декоративные на основе природного камня тип IIМ, IIБ, на цементном вяжущем, фактурная обработка лицевой поверхности:

	412-1481
	      пиленая, толщина 10 ммxe "Плиты декоративные на основе природного камня тип IIМ, IIБ, на цементном вяжущем, фактурная обработка лицевой поверхности::пиленая, толщина 10 мм, 412-1481"
	м2
	85,65 
	95,23 

	412-1482
	      пиленая, толщина 15 ммxe "Плиты декоративные на основе природного камня тип IIМ, IIБ, на цементном вяжущем, фактурная обработка лицевой поверхности::пиленая, толщина 15 мм, 412-1482"
	м2
	96,14 
	106,89 

	412-1483
	      пиленая, толщина 20 ммxe "Плиты декоративные на основе природного камня тип IIМ, IIБ, на цементном вяжущем, фактурная обработка лицевой поверхности::пиленая, толщина 20 мм, 412-1483"
	м2
	106,72 
	118,65 

	412-1484
	      пиленая, толщина 25 ммxe "Плиты декоративные на основе природного камня тип IIМ, IIБ, на цементном вяжущем, фактурная обработка лицевой поверхности::пиленая, толщина 25 мм, 412-1484"
	м2
	117,20 
	130,31 

	412-1485
	      пиленая, толщина 30 ммxe "Плиты декоративные на основе природного камня тип IIМ, IIБ, на цементном вяжущем, фактурная обработка лицевой поверхности::пиленая, толщина 30 мм, 412-1485"
	м2
	128,52 
	142,89 

	412-1486
	      пиленая, толщина 35 ммxe "Плиты декоративные на основе природного камня тип IIМ, IIБ, на цементном вяжущем, фактурная обработка лицевой поверхности::пиленая, толщина 35 мм, 412-1486"
	м2
	139,00 
	154,54 

	412-1487
	      пиленая, толщина 40 ммxe "Плиты декоративные на основе природного камня тип IIМ, IIБ, на цементном вяжущем, фактурная обработка лицевой поверхности::пиленая, толщина 40 мм, 412-1487"
	м2
	149,61 
	166,33 

	412-1491
	      шлифованная, толщина 10 ммxe "Плиты декоративные на основе природного камня тип IIМ, IIБ, на цементном вяжущем, фактурная обработка лицевой поверхности::шлифованная, толщина 10 мм, 412-1491"
	м2
	108,82 
	120,98 

	412-1492
	      шлифованная, толщина 15 ммxe "Плиты декоративные на основе природного камня тип IIМ, IIБ, на цементном вяжущем, фактурная обработка лицевой поверхности::шлифованная, толщина 15 мм, 412-1492"
	м2
	121,50 
	135,09 

	412-1493
	      шлифованная, толщина 20 ммxe "Плиты декоративные на основе природного камня тип IIМ, IIБ, на цементном вяжущем, фактурная обработка лицевой поверхности::шлифованная, толщина 20 мм, 412-1493"
	м2
	134,81 
	149,88 

	412-1494
	      шлифованная, толщина 25 ммxe "Плиты декоративные на основе природного камня тип IIМ, IIБ, на цементном вяжущем, фактурная обработка лицевой поверхности::шлифованная, толщина 25 мм, 412-1494"
	м2
	147,50 
	164,00 

	412-1495
	      шлифованная, толщина 30 ммxe "Плиты декоративные на основе природного камня тип IIМ, IIБ, на цементном вяжущем, фактурная обработка лицевой поверхности::шлифованная, толщина 30 мм, 412-1495"
	м2
	160,08 
	177,98 

	412-1496
	      шлифованная, толщина 35 ммxe "Плиты декоративные на основе природного камня тип IIМ, IIБ, на цементном вяжущем, фактурная обработка лицевой поверхности::шлифованная, толщина 35 мм, 412-1496"
	м2
	173,50 
	192,90 

	412-1497
	      шлифованная, толщина 40 ммxe "Плиты декоративные на основе природного камня тип IIМ, IIБ, на цементном вяжущем, фактурная обработка лицевой поверхности::шлифованная, толщина 40 мм, 412-1497"
	м2
	186,81 
	207,69 

	412-1501
	      лощеная, толщина 10 ммxe "Плиты декоративные на основе природного камня тип IIМ, IIБ, на цементном вяжущем, фактурная обработка лицевой поверхности::лощеная, толщина 10 мм, 412-1501"
	м2
	115,32 
	128,21 

	412-1502
	      лощеная, толщина 15 ммxe "Плиты декоративные на основе природного камня тип IIМ, IIБ, на цементном вяжущем, фактурная обработка лицевой поверхности::лощеная, толщина 15 мм, 412-1502"
	м2
	129,15 
	143,59 

	412-1503
	      лощеная, толщина 20 ммxe "Плиты декоративные на основе природного камня тип IIМ, IIБ, на цементном вяжущем, фактурная обработка лицевой поверхности::лощеная, толщина 20 мм, 412-1503"
	м2
	143,20 
	159,21 

	412-1504
	      лощеная, толщина 25 ммxe "Плиты декоративные на основе природного камня тип IIМ, IIБ, на цементном вяжущем, фактурная обработка лицевой поверхности::лощеная, толщина 25 мм, 412-1504"
	м2
	156,62 
	174,13 

	412-1505
	      лощеная, толщина 30 ммxe "Плиты декоративные на основе природного камня тип IIМ, IIБ, на цементном вяжущем, фактурная обработка лицевой поверхности::лощеная, толщина 30 мм, 412-1505"
	м2
	172,04 
	191,27 

	412-1506
	      лощеная, толщина 35 ммxe "Плиты декоративные на основе природного камня тип IIМ, IIБ, на цементном вяжущем, фактурная обработка лицевой поверхности::лощеная, толщина 35 мм, 412-1506"
	м2
	185,34 
	206,06 

	412-1507
	      лощеная, толщина 40 ммxe "Плиты декоративные на основе природного камня тип IIМ, IIБ, на цементном вяжущем, фактурная обработка лицевой поверхности::лощеная, толщина 40 мм, 412-1507"
	м2
	198,76 
	220,98 

	412-1511
	      полированная, толщина 10 ммxe "Плиты декоративные на основе природного камня тип IIМ, IIБ, на цементном вяжущем, фактурная обработка лицевой поверхности::полированная, толщина 10 мм, 412-1511"
	м2
	121,50 
	135,09 

	412-1512
	      полированная, толщина 15 ммxe "Плиты декоративные на основе природного камня тип IIМ, IIБ, на цементном вяжущем, фактурная обработка лицевой поверхности::полированная, толщина 15 мм, 412-1512"
	м2
	136,91 
	152,21 

	412-1513
	      полированная, толщина 20 ммxe "Плиты декоративные на основе природного камня тип IIМ, IIБ, на цементном вяжущем, фактурная обработка лицевой поверхности::полированная, толщина 20 мм, 412-1513"
	м2
	151,69 
	168,65 

	412-1514
	      полированная, толщина 25 ммxe "Плиты декоративные на основе природного камня тип IIМ, IIБ, на цементном вяжущем, фактурная обработка лицевой поверхности::полированная, толщина 25 мм, 412-1514"
	м2
	166,37 
	184,97 

	412-1515
	      полированная, толщина 30 ммxe "Плиты декоративные на основе природного камня тип IIМ, IIБ, на цементном вяжущем, фактурная обработка лицевой поверхности::полированная, толщина 30 мм, 412-1515"
	м2
	181,15 
	201,40 

	412-1516
	      полированная, толщина 35 ммxe "Плиты декоративные на основе природного камня тип IIМ, IIБ, на цементном вяжущем, фактурная обработка лицевой поверхности::полированная, толщина 35 мм, 412-1516"
	м2
	196,66 
	218,65 

	412-1517
	      полированная, толщина 40 ммxe "Плиты декоративные на основе природного камня тип IIМ, IIБ, на цементном вяжущем, фактурная обработка лицевой поверхности::полированная, толщина 40 мм, 412-1517"
	м2
	211,33 
	234,96 

	
	Плиты декоративные на основе природного камня тип IIМ, IIБ, на синтетическом связующем, фактурная обработка лицевой поверхности:

	412-1521
	      пиленая, толщина 10 ммxe "Плиты декоративные на основе природного камня тип IIМ, IIБ, на синтетическом связующем, фактурная обработка лицевой поверхности::пиленая, толщина 10 мм, 412-1521"
	м2
	94,76 
	105,36 

	412-1522
	      пиленая, толщина 15 ммxe "Плиты декоративные на основе природного камня тип IIМ, IIБ, на синтетическом связующем, фактурная обработка лицевой поверхности::пиленая, толщина 15 мм, 412-1522"
	м2
	106,72 
	118,65 

	412-1523
	      пиленая, толщина 20 ммxe "Плиты декоративные на основе природного камня тип IIМ, IIБ, на синтетическом связующем, фактурная обработка лицевой поверхности::пиленая, толщина 20 мм, 412-1523"
	м2
	118,67 
	131,94 

	412-1524
	      пиленая, толщина 25 ммxe "Плиты декоративные на основе природного камня тип IIМ, IIБ, на синтетическом связующем, фактурная обработка лицевой поверхности::пиленая, толщина 25 мм, 412-1524"
	м2
	130,61 
	145,21 

	412-1525
	      пиленая, толщина 30 ммxe "Плиты декоративные на основе природного камня тип IIМ, IIБ, на синтетическом связующем, фактурная обработка лицевой поверхности::пиленая, толщина 30 мм, 412-1525"
	м2
	142,57 
	158,51 

	412-1526
	      пиленая, толщина 35 ммxe "Плиты декоративные на основе природного камня тип IIМ, IIБ, на синтетическом связующем, фактурная обработка лицевой поверхности::пиленая, толщина 35 мм, 412-1526"
	м2
	154,52 
	171,80 

	412-1527
	      пиленая, толщина 40 ммxe "Плиты декоративные на основе природного камня тип IIМ, IIБ, на синтетическом связующем, фактурная обработка лицевой поверхности::пиленая, толщина 40 мм, 412-1527"
	м2
	166,37 
	184,97 

	412-1531
	      шлифованная, толщина 10 ммxe "Плиты декоративные на основе природного камня тип IIМ, IIБ, на синтетическом связующем, фактурная обработка лицевой поверхности::шлифованная, толщина 10 мм, 412-1531"
	м2
	120,77 
	134,27 

	412-1532
	      шлифованная, толщина 15 ммxe "Плиты декоративные на основе природного камня тип IIМ, IIБ, на синтетическом связующем, фактурная обработка лицевой поверхности::шлифованная, толщина 15 мм, 412-1532"
	м2
	135,55 
	150,71 

	412-1533
	      шлифованная, толщина 20 ммxe "Плиты декоративные на основе природного камня тип IIМ, IIБ, на синтетическом связующем, фактурная обработка лицевой поверхности::шлифованная, толщина 20 мм, 412-1533"
	м2
	149,61 
	166,33 

	412-1534
	      шлифованная, толщина 25 ммxe "Плиты декоративные на основе природного камня тип IIМ, IIБ, на синтетическом связующем, фактурная обработка лицевой поверхности::шлифованная, толщина 25 мм, 412-1534"
	м2
	163,64 
	181,94 

	412-1535
	      шлифованная, толщина 30 ммxe "Плиты декоративные на основе природного камня тип IIМ, IIБ, на синтетическом связующем, фактурная обработка лицевой поверхности::шлифованная, толщина 30 мм, 412-1535"
	м2
	178,31 
	198,25 

	412-1536
	      шлифованная, толщина 35 ммxe "Плиты декоративные на основе природного камня тип IIМ, IIБ, на синтетическом связующем, фактурная обработка лицевой поверхности::шлифованная, толщина 35 мм, 412-1536"
	м2
	193,10 
	214,69 

	412-1537
	      шлифованная, толщина 40 ммxe "Плиты декоративные на основе природного камня тип IIМ, IIБ, на синтетическом связующем, фактурная обработка лицевой поверхности::шлифованная, толщина 40 мм, 412-1537"
	м2
	207,88 
	231,12 

	412-1541
	      лощеная, толщина 10 ммxe "Плиты декоративные на основе природного камня тип IIМ, IIБ, на синтетическом связующем, фактурная обработка лицевой поверхности::лощеная, толщина 10 мм, 412-1541"
	м2
	128,52 
	142,89 

	412-1542
	      лощеная, толщина 15 ммxe "Плиты декоративные на основе природного камня тип IIМ, IIБ, на синтетическом связующем, фактурная обработка лицевой поверхности::лощеная, толщина 15 мм, 412-1542"
	м2
	143,94 
	160,03 

	412-1543
	      лощеная, толщина 20 ммxe "Плиты декоративные на основе природного камня тип IIМ, IIБ, на синтетическом связующем, фактурная обработка лицевой поверхности::лощеная, толщина 20 мм, 412-1543"
	м2
	159,34 
	177,15 

	412-1544
	      лощеная, толщина 25 ммxe "Плиты декоративные на основе природного камня тип IIМ, IIБ, на синтетическом связующем, фактурная обработка лицевой поверхности::лощеная, толщина 25 мм, 412-1544"
	м2
	174,85 
	194,40 

	412-1545
	      лощеная, толщина 30 ммxe "Плиты декоративные на основе природного камня тип IIМ, IIБ, на синтетическом связующем, фактурная обработка лицевой поверхности::лощеная, толщина 30 мм, 412-1545"
	м2
	191,01 
	212,36 

	412-1546
	      лощеная, толщина 35 ммxe "Плиты декоративные на основе природного камня тип IIМ, IIБ, на синтетическом связующем, фактурная обработка лицевой поверхности::лощеная, толщина 35 мм, 412-1546"
	м2
	205,78 
	228,79 

	412-1547
	      лощеная, толщина 40 ммxe "Плиты декоративные на основе природного камня тип IIМ, IIБ, на синтетическом связующем, фактурная обработка лицевой поверхности::лощеная, толщина 40 мм, 412-1547"
	м2
	220,46 
	245,11 

	412-1551
	      полированная, толщина 10 ммxe "Плиты декоративные на основе природного камня тип IIМ, IIБ, на синтетическом связующем, фактурная обработка лицевой поверхности::полированная, толщина 10 мм, 412-1551"
	м2
	135,55 
	150,71 

	412-1552
	      полированная, толщина 15 ммxe "Плиты декоративные на основе природного камня тип IIМ, IIБ, на синтетическом связующем, фактурная обработка лицевой поверхности::полированная, толщина 15 мм, 412-1552"
	м2
	151,69 
	168,65 

	412-1553
	      полированная, толщина 20 ммxe "Плиты декоративные на основе природного камня тип IIМ, IIБ, на синтетическом связующем, фактурная обработка лицевой поверхности::полированная, толщина 20 мм, 412-1553"
	м2
	168,58 
	187,43 

	412-1554
	      полированная, толщина 25 ммxe "Плиты декоративные на основе природного камня тип IIМ, IIБ, на синтетическом связующем, фактурная обработка лицевой поверхности::полированная, толщина 25 мм, 412-1554"
	м2
	185,34 
	206,06 

	412-1555
	      полированная, толщина 30 ммxe "Плиты декоративные на основе природного камня тип IIМ, IIБ, на синтетическом связующем, фактурная обработка лицевой поверхности::полированная, толщина 30 мм, 412-1555"
	м2
	201,49 
	224,01 

	412-1556
	      полированная, толщина 35 ммxe "Плиты декоративные на основе природного камня тип IIМ, IIБ, на синтетическом связующем, фактурная обработка лицевой поверхности::полированная, толщина 35 мм, 412-1556"
	м2
	218,36 
	242,77 

	412-1557
	      полированная, толщина 40 ммxe "Плиты декоративные на основе природного камня тип IIМ, IIБ, на синтетическом связующем, фактурная обработка лицевой поверхности::полированная, толщина 40 мм, 412-1557"
	м2
	235,24 
	261,54 

	
	Плиты декоративные на основе природного камня тип IIIБ, фактурная обработка лицевой поверхности:

	412-1571
	      шлифованная, толщина 10 ммxe "Плиты декоративные на основе природного камня тип IIIБ, фактурная обработка лицевой поверхности::шлифованная, толщина 10 мм, 412-1571"
	м2
	223,28 
	248,25 

	412-1572
	      шлифованная, толщина 15 ммxe "Плиты декоративные на основе природного камня тип IIIБ, фактурная обработка лицевой поверхности::шлифованная, толщина 15 мм, 412-1572"
	м2
	249,28 
	277,15 

	412-1573
	      шлифованная, толщина 20 ммxe "Плиты декоративные на основе природного камня тип IIIБ, фактурная обработка лицевой поверхности::шлифованная, толщина 20 мм, 412-1573"
	м2
	275,28 
	306,06 

	412-1574
	      шлифованная, толщина 25 ммxe "Плиты декоративные на основе природного камня тип IIIБ, фактурная обработка лицевой поверхности::шлифованная, толщина 25 мм, 412-1574"
	м2
	302,03 
	335,79 

	412-1575
	      шлифованная, толщина 30 ммxe "Плиты декоративные на основе природного камня тип IIIБ, фактурная обработка лицевой поверхности::шлифованная, толщина 30 мм, 412-1575"
	м2
	327,91 
	364,57 

	412-1576
	      шлифованная, толщина 40 ммxe "Плиты декоративные на основе природного камня тип IIIБ, фактурная обработка лицевой поверхности::шлифованная, толщина 40 мм, 412-1576"
	м2
	382,74 
	425,53 

	412-1581
	      лощеная, толщина 10 ммxe "Плиты декоративные на основе природного камня тип IIIБ, фактурная обработка лицевой поверхности::лощеная, толщина 10 мм, 412-1581"
	м2
	235,98 
	262,36 

	412-1582
	      лощеная, толщина 15 ммxe "Плиты декоративные на основе природного камня тип IIIБ, фактурная обработка лицевой поверхности::лощеная, толщина 15 мм, 412-1582"
	м2
	264,70 
	294,29 

	412-1583
	      лощеная, толщина 20 ммxe "Плиты декоративные на основе природного камня тип IIIБ, фактурная обработка лицевой поверхности::лощеная, толщина 20 мм, 412-1583"
	м2
	292,80 
	325,53 

	412-1584
	      лощеная, толщина 25 ммxe "Плиты декоративные на основе природного камня тип IIIБ, фактурная обработка лицевой поверхности::лощеная, толщина 25 мм, 412-1584"
	м2
	321,61 
	357,56 

	412-1585
	      лощеная, толщина 30 ммxe "Плиты декоративные на основе природного камня тип IIIБ, фактурная обработка лицевой поверхности::лощеная, толщина 30 мм, 412-1585"
	м2
	352,54 
	391,96 

	412-1586
	      лощеная, толщина 40 ммxe "Плиты декоративные на основе природного камня тип IIIБ, фактурная обработка лицевой поверхности::лощеная, толщина 40 мм, 412-1586"
	м2
	407,37 
	452,91 

	412-1591
	      полированная, толщина 10 ммxe "Плиты декоративные на основе природного камня тип IIIБ, фактурная обработка лицевой поверхности::полированная, толщина 10 мм, 412-1591"
	м2
	249,28 
	277,15 

	412-1592
	      полированная, толщина 15 ммxe "Плиты декоративные на основе природного камня тип IIIБ, фактурная обработка лицевой поверхности::полированная, толщина 15 мм, 412-1592"
	м2
	280,95 
	312,36 

	412-1593
	      полированная, толщина 20 ммxe "Плиты декоративные на основе природного камня тип IIIБ, фактурная обработка лицевой поверхности::полированная, толщина 20 мм, 412-1593"
	м2
	310,40 
	345,11 

	412-1594
	      полированная, толщина 25 ммxe "Плиты декоративные на основе природного камня тип IIIБ, фактурная обработка лицевой поверхности::полированная, толщина 25 мм, 412-1594"
	м2
	341,33 
	379,49 

	412-1595
	      полированная, толщина 30 ммxe "Плиты декоративные на основе природного камня тип IIIБ, фактурная обработка лицевой поверхности::полированная, толщина 30 мм, 412-1595"
	м2
	372,26 
	413,88 

	412-1596
	      полированная, толщина40 ммxe "Плиты декоративные на основе природного камня тип IIIБ, фактурная обработка лицевой поверхности::полированная, толщина40 мм, 412-1596"
	м2
	433,27 
	481,71 

	
	Плиты декоративные на основе природного камня тип 1110, доломит, гипсовый камень, травертин, фактурная обработка лицевой поверхности:

	412-1651
	      шлифованная, толщина 10 ммxe "Плиты декоративные на основе природного камня тип 1110, доломит, гипсовый камень, травертин, фактурная обработка лицевой поверхности::шлифованная, толщина 10 мм, 412-1651"
	м2
	92,72 
	103,08 

	412-1652
	      шлифованная, толщина 15 ммxe "Плиты декоративные на основе природного камня тип 1110, доломит, гипсовый камень, травертин, фактурная обработка лицевой поверхности::шлифованная, толщина 15 мм, 412-1652"
	м2
	108,82 
	120,98 

	412-1653
	      шлифованная, толщина 20 ммxe "Плиты декоративные на основе природного камня тип 1110, доломит, гипсовый камень, травертин, фактурная обработка лицевой поверхности::шлифованная, толщина 20 мм, 412-1653"
	м2
	128,52 
	142,89 

	412-1654
	      шлифованная, толщина 25 ммxe "Плиты декоративные на основе природного камня тип 1110, доломит, гипсовый камень, травертин, фактурная обработка лицевой поверхности::шлифованная, толщина 25 мм, 412-1654"
	м2
	148,85 
	165,50 

	412-1655
	      шлифованная, толщина 30 ммxe "Плиты декоративные на основе природного камня тип 1110, доломит, гипсовый камень, травертин, фактурная обработка лицевой поверхности::шлифованная, толщина 30 мм, 412-1655"
	м2
	164,28 
	182,65 

	412-1656
	      шлифованная, толщина 40 ммxe "Плиты декоративные на основе природного камня тип 1110, доломит, гипсовый камень, травертин, фактурная обработка лицевой поверхности::шлифованная, толщина 40 мм, 412-1656"
	м2
	183,25 
	203,73 

	412-1661
	      лощеная, толщина 10 ммxe "Плиты декоративные на основе природного камня тип 1110, доломит, гипсовый камень, травертин, фактурная обработка лицевой поверхности::лощеная, толщина 10 мм, 412-1661"
	м2
	100,42 
	111,65 

	412-1662
	      лощеная, толщина 15 ммxe "Плиты декоративные на основе природного камня тип 1110, доломит, гипсовый камень, травертин, фактурная обработка лицевой поверхности::лощеная, толщина 15 мм, 412-1662"
	м2
	115,83 
	128,78 

	412-1663
	      лощеная, толщина 20 ммxe "Плиты декоративные на основе природного камня тип 1110, доломит, гипсовый камень, травертин, фактурная обработка лицевой поверхности::лощеная, толщина 20 мм, 412-1663"
	м2
	136,91 
	152,21 

	412-1664
	      лощеная, толщина 25 ммxe "Плиты декоративные на основе природного камня тип 1110, доломит, гипсовый камень, травертин, фактурная обработка лицевой поверхности::лощеная, толщина 25 мм, 412-1664"
	м2
	157,98 
	175,64 

	412-1665
	      лощеная, толщина 30 ммxe "Плиты декоративные на основе природного камня тип 1110, доломит, гипсовый камень, травертин, фактурная обработка лицевой поверхности::лощеная, толщина 30 мм, 412-1665"
	м2
	174,13 
	193,60 

	412-1666
	      лощеная, толщина 40 ммxe "Плиты декоративные на основе природного камня тип 1110, доломит, гипсовый камень, травертин, фактурная обработка лицевой поверхности::лощеная, толщина 40 мм, 412-1666"
	м2
	195,19 
	217,02 

	412-1671
	      полированная, толщина 10 ммxe "Плиты декоративные на основе природного камня тип 1110, доломит, гипсовый камень, травертин, фактурная обработка лицевой поверхности::полированная, толщина 10 мм, 412-1671"
	м2
	109,55 
	121,80 

	412-1672
	      полированная, толщина 15 ммxe "Плиты декоративные на основе природного камня тип 1110, доломит, гипсовый камень, травертин, фактурная обработка лицевой поверхности::полированная, толщина 15 мм, 412-1672"
	м2
	129,89 
	144,41 

	412-1673
	      полированная, толщина 20 ммxe "Плиты декоративные на основе природного камня тип 1110, доломит, гипсовый камень, травертин, фактурная обработка лицевой поверхности::полированная, толщина 20 мм, 412-1673"
	м2
	153,79 
	170,98 

	412-1674
	      полированная, толщина 25 ммxe "Плиты декоративные на основе природного камня тип 1110, доломит, гипсовый камень, травертин, фактурная обработка лицевой поверхности::полированная, толщина 25 мм, 412-1674"
	м2
	178,31 
	198,25 

	412-1675
	      полированная, толщина 30 ммxe "Плиты декоративные на основе природного камня тип 1110, доломит, гипсовый камень, травертин, фактурная обработка лицевой поверхности::полированная, толщина 30 мм, 412-1675"
	м2
	198,03 
	220,17 

	412-1676
	      полированная, толщина 40 ммxe "Плиты декоративные на основе природного камня тип 1110, доломит, гипсовый камень, травертин, фактурная обработка лицевой поверхности::полированная, толщина 40 мм, 412-1676"
	м2
	220,46 
	245,11 

	
	Плиты декоративные на основе природного камня тип 1110, орнаментные, склеенные из кусков мрамора правильной формы, фактурная обработка лицевой поверхности:

	412-1611
	      шлифованная, толщина 10 ммxe "Плиты декоративные на основе природного камня тип 1110, орнаментные, склеенные из кусков мрамора правильной формы, фактурная обработка лицевой поверхности::шлифованная, толщина 10 мм, 412-1611"
	м2
	181,88 
	202,22 

	412-1612
	      шлифованная, толщина 15 ммxe "Плиты декоративные на основе природного камня тип 1110, орнаментные, склеенные из кусков мрамора правильной формы, фактурная обработка лицевой поверхности::шлифованная, толщина 15 мм, 412-1612"
	м2
	202,96 
	225,65 

	412-1613
	      шлифованная, толщина 20 ммxe "Плиты декоративные на основе природного камня тип 1110, орнаментные, склеенные из кусков мрамора правильной формы, фактурная обработка лицевой поверхности::шлифованная, толщина 20 мм, 412-1613"
	м2
	224,75 
	249,88 

	412-1614
	      шлифованная, толщина 25 ммxe "Плиты декоративные на основе природного камня тип 1110, орнаментные, склеенные из кусков мрамора правильной формы, фактурная обработка лицевой поверхности::шлифованная, толщина 25 мм, 412-1614"
	м2
	245,83 
	273,31 

	412-1615
	      шлифованная, толщина 30 ммxe "Плиты декоративные на основе природного камня тип 1110, орнаментные, склеенные из кусков мрамора правильной формы, фактурная обработка лицевой поверхности::шлифованная, толщина 30 мм, 412-1615"
	м2
	266,90 
	296,74 

	412-1617
	      шлифованная, толщина 40 ммxe "Плиты декоративные на основе природного камня тип 1110, орнаментные, склеенные из кусков мрамора правильной формы, фактурная обработка лицевой поверхности::шлифованная, толщина 40 мм, 412-1617"
	м2
	311,87 
	346,74 

	412-1621
	      лощеная, толщина 10 ммxe "Плиты декоративные на основе природного камня тип 1110, орнаментные, склеенные из кусков мрамора правильной формы, фактурная обработка лицевой поверхности::лощеная, толщина 10 мм, 412-1621"
	м2
	192,37 
	213,87 

	412-1622
	      лощеная, толщина 15 ммxe "Плиты декоративные на основе природного камня тип 1110, орнаментные, склеенные из кусков мрамора правильной формы, фактурная обработка лицевой поверхности::лощеная, толщина 15 мм, 412-1622"
	м2
	215,53 
	239,63 

	412-1623
	      лощеная, толщина 20 ммxe "Плиты декоративные на основе природного камня тип 1110, орнаментные, склеенные из кусков мрамора правильной формы, фактурная обработка лицевой поверхности::лощеная, толщина 20 мм, 412-1623"
	м2
	238,80 
	265,50 

	412-1624
	      лощеная, толщина 25 ммxe "Плиты декоративные на основе природного камня тип 1110, орнаментные, склеенные из кусков мрамора правильной формы, фактурная обработка лицевой поверхности::лощеная, толщина 25 мм, 412-1624"
	м2
	261,98 
	291,27 

	412-1625
	      лощеная, толщина 30 ммxe "Плиты декоративные на основе природного камня тип 1110, орнаментные, склеенные из кусков мрамора правильной формы, фактурная обработка лицевой поверхности::лощеная, толщина 30 мм, 412-1625"
	м2
	286,50 
	318,54 

	412-1626
	      лощеная, толщина 40 ммxe "Плиты декоративные на основе природного камня тип 1110, орнаментные, склеенные из кусков мрамора правильной формы, фактурная обработка лицевой поверхности::лощеная, толщина 40 мм, 412-1626"
	м2
	331,47 
	368,53 

	412-1631
	      полированная, толщина 10 ммxe "Плиты декоративные на основе природного камня тип 1110, орнаментные, склеенные из кусков мрамора правильной формы, фактурная обработка лицевой поверхности::полированная, толщина 10 мм, 412-1631"
	м2
	202,96 
	225,65 

	412-1632
	      полированная, толщина 15 ммxe "Плиты декоративные на основе природного камня тип 1110, орнаментные, склеенные из кусков мрамора правильной формы, фактурная обработка лицевой поверхности::полированная, толщина 15 мм, 412-1632"
	м2
	228,21 
	253,73 

	412-1633
	      полированная, толщина 20 ммxe "Плиты декоративные на основе природного камня тип 1110, орнаментные, склеенные из кусков мрамора правильной формы, фактурная обработка лицевой поверхности::полированная, толщина 20 мм, 412-1633"
	м2
	252,85 
	281,12 

	412-1634
	      полированная, толщина 25 ммxe "Плиты декоративные на основе природного камня тип 1110, орнаментные, склеенные из кусков мрамора правильной формы, фактурная обработка лицевой поверхности::полированная, толщина 25 мм, 412-1634"
	м2
	278,12 
	309,21 

	412-1635
	      полированная, толщина 30 ммxe "Плиты декоративные на основе природного камня тип 1110, орнаментные, склеенные из кусков мрамора правильной формы, фактурная обработка лицевой поверхности::полированная, толщина 30 мм, 412-1635"
	м2
	302,03 
	335,79 

	412-1636
	      полированная, толщина 40 ммxe "Плиты декоративные на основе природного камня тип 1110, орнаментные, склеенные из кусков мрамора правильной формы, фактурная обработка лицевой поверхности::полированная, толщина 40 мм, 412-1636"
	м2
	352,54 
	391,96 

	
	Плиты облицовочные пиленые из природного камня, плиты декоративные на основе природного камня тип:

	412-1411
	      1М, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, толщина 10 ммxe "Плиты облицовочные пиленые из природного камня, плиты декоративные на основе природного камня тип::1М, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, толщина 10 мм, 412-1411"
	м2
	128,52 
	142,89 

	412-1412
	      1М, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, толщина 15 ммxe "Плиты облицовочные пиленые из природного камня, плиты декоративные на основе природного камня тип::1М, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, толщина 15 мм, 412-1412"
	м2
	143,20 
	159,21 

	412-1413
	      1М, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, толщина 20 ммxe "Плиты облицовочные пиленые из природного камня, плиты декоративные на основе природного камня тип::1М, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, толщина 20 мм, 412-1413"
	м2
	158,72 
	176,46 

	412-1414
	      1М, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, толщина 25 ммxe "Плиты облицовочные пиленые из природного камня, плиты декоративные на основе природного камня тип::1М, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, толщина 25 мм, 412-1414"
	м2
	173,39 
	192,78 

	412-1415
	      1М, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, толщина 28 ммxe "Плиты облицовочные пиленые из природного камня, плиты декоративные на основе природного камня тип::1М, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, толщина 28 мм, 412-1415"
	м2
	182,61 
	203,02 

	412-1416
	      1М, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, толщина 30 ммxe "Плиты облицовочные пиленые из природного камня, плиты декоративные на основе природного камня тип::1М, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, толщина 30 мм, 412-1416"
	м2
	188,90 
	210,02 

	412-1417
	      1М, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, толщина 35 ммxe "Плиты облицовочные пиленые из природного камня, плиты декоративные на основе природного камня тип::1М, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, толщина 35 мм, 412-1417"
	м2
	204,32 
	227,16 

	412-1418
	      1М, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, толщина 40 ммxe "Плиты облицовочные пиленые из природного камня, плиты декоративные на основе природного камня тип::1М, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, толщина 40 мм, 412-1418"
	м2
	219,83 
	244,40 

	412-1441
	      1Б, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 30 ммxe "Плиты облицовочные пиленые из природного камня, плиты декоративные на основе природного камня тип::1Б, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 30 мм, 412-1441"
	м2
	152,01 
	169,00 

	412-1442
	      1Б, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 35 ммxe "Плиты облицовочные пиленые из природного камня, плиты декоративные на основе природного камня тип::1Б, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 35 мм, 412-1442"
	м2
	163,64 
	181,94 

	412-1443
	      1Б, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 40 ммxe "Плиты облицовочные пиленые из природного камня, плиты декоративные на основе природного камня тип::1Б, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 40 мм, 412-1443"
	м2
	176,23 
	195,93 

	412-1461
	      1Б, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, толщина 30 ммxe "Плиты облицовочные пиленые из природного камня, плиты декоративные на основе природного камня тип::1Б, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, толщина 30 мм, 412-1461"
	м2
	152,01 
	169,00 

	412-1462
	      1Б, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, толщина 35 ммxe "Плиты облицовочные пиленые из природного камня, плиты декоративные на основе природного камня тип::1Б, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, толщина 35 мм, 412-1462"
	м2
	164,70 
	183,11 

	412-1463
	      1Б, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, толщина 40 ммxe "Плиты облицовочные пиленые из природного камня, плиты декоративные на основе природного камня тип::1Б, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, толщина 40 мм, 412-1463"
	м2
	176,23 
	195,93 

	412-1561
	      IIIБ, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 10 ммxe "Плиты облицовочные пиленые из природного камня, плиты декоративные на основе природного камня тип::IIIБ, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 10 мм, 412-1561"
	м2
	175,17 
	194,76 

	412-1562
	      IIIБ, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 15 ммxe "Плиты облицовочные пиленые из природного камня, плиты декоративные на основе природного камня тип::IIIБ, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 15 мм, 412-1562"
	м2
	196,66 
	218,65 

	412-1563
	      IIIБ, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 20 ммxe "Плиты облицовочные пиленые из природного камня, плиты декоративные на основе природного камня тип::IIIБ, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 20 мм, 412-1563"
	м2
	218,36 
	242,77 

	412-1564
	      IIIБ, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 25 ммxe "Плиты облицовочные пиленые из природного камня, плиты декоративные на основе природного камня тип::IIIБ, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 25 мм, 412-1564"
	м2
	240,91 
	267,84 

	412-1565
	      IIIБ, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 30 ммxe "Плиты облицовочные пиленые из природного камня, плиты декоративные на основе природного камня тип::IIIБ, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 30 мм, 412-1565"
	м2
	261,98 
	291,27 

	412-1566
	      IIIБ, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 40 ммxe "Плиты облицовочные пиленые из природного камня, плиты декоративные на основе природного камня тип::IIIБ, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 40 мм, 412-1566"
	м2
	306,20 
	340,44 

	412-1601
	      1110, орнаментные, склеенные из кусков мрамора правильной формы, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 10 ммxe "Плиты облицовочные пиленые из природного камня, плиты декоративные на основе природного камня тип::1110, орнаментные, склеенные из кусков мрамора правильной формы, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 10 мм, 412-1601"
	м2
	142,68 
	158,63 

	412-1602
	      1110, орнаментные, склеенные из кусков мрамора правильной формы, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 15 ммxe "Плиты облицовочные пиленые из природного камня, плиты декоративные на основе природного камня тип::1110, орнаментные, склеенные из кусков мрамора правильной формы, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 15 мм, 412-1602"
	м2
	159,86 
	177,74 

	412-1603
	      1110, орнаментные, склеенные из кусков мрамора правильной формы, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 20 ммxe "Плиты облицовочные пиленые из природного камня, плиты декоративные на основе природного камня тип::1110, орнаментные, склеенные из кусков мрамора правильной формы, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 20 мм, 412-1603"
	м2
	178,21 
	198,14 

	412-1604
	      1110, орнаментные, склеенные из кусков мрамора правильной формы, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 25 ммxe "Плиты облицовочные пиленые из природного камня, плиты декоративные на основе природного камня тип::1110, орнаментные, склеенные из кусков мрамора правильной формы, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 25 мм, 412-1604"
	м2
	195,94 
	217,84 

	412-1605
	      1110, орнаментные, склеенные из кусков мрамора правильной формы, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 30 ммxe "Плиты облицовочные пиленые из природного камня, плиты декоративные на основе природного камня тип::1110, орнаментные, склеенные из кусков мрамора правильной формы, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 30 мм, 412-1605"
	м2
	213,44 
	237,30 

	412-1606
	      1110, орнаментные, склеенные из кусков мрамора правильной формы, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 40 ммxe "Плиты облицовочные пиленые из природного камня, плиты декоративные на основе природного камня тип::1110, орнаментные, склеенные из кусков мрамора правильной формы, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 40 мм, 412-1606"
	м2
	249,28 
	277,15 

	412-1641
	      1110, известняк, доломит, гипсовый камень, травертин, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 10 ммxe "Плиты облицовочные пиленые из природного камня, плиты декоративные на основе природного камня тип::1110, известняк, доломит, гипсовый камень, травертин, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 10 мм, 412-1641"
	м2
	72,75 
	80,89 

	412-1642
	      1110, известняк, доломит, гипсовый камень, травертин, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 15 ммxe "Плиты облицовочные пиленые из природного камня, плиты декоративные на основе природного камня тип::1110, известняк, доломит, гипсовый камень, травертин, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 15 мм, 412-1642"
	м2
	85,65 
	95,23 

	412-1643
	      1110, известняк, доломит, гипсовый камень, травертин, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 20 ммxe "Плиты облицовочные пиленые из природного камня, плиты декоративные на основе природного камня тип::1110, известняк, доломит, гипсовый камень, травертин, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 20 мм, 412-1643"
	м2
	101,80 
	113,18 

	412-1644
	      1110, известняк, доломит, гипсовый камень, травертин, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 25 ммxe "Плиты облицовочные пиленые из природного камня, плиты декоративные на основе природного камня тип::1110, известняк, доломит, гипсовый камень, травертин, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 25 мм, 412-1644"
	м2
	118,67 
	131,94 

	412-1645
	      1110, известняк, доломит, гипсовый камень, травертин, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 30 ммxe "Плиты облицовочные пиленые из природного камня, плиты декоративные на основе природного камня тип::1110, известняк, доломит, гипсовый камень, травертин, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 30 мм, 412-1645"
	м2
	131,25 
	145,92 

	412-1646
	      1110, известняк, доломит, гипсовый камень, травертин, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 40 ммxe "Плиты облицовочные пиленые из природного камня, плиты декоративные на основе природного камня тип::1110, известняк, доломит, гипсовый камень, травертин, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 40 мм, 412-1646"
	м2
	146,56 
	162,95 

	Группа: Плиты доломитовые

	412-1856
	Плиты облицовочные доломитовые толщиной 25 ммxe "Плиты облицовочные доломитовые толщиной 25 мм, 412-1856"
	м2
	340,70 
	378,79 

	412-1857
	Плиты облицовочные доломитовые толщиной 40 ммxe "Плиты облицовочные доломитовые толщиной 40 мм, 412-1857"
	м2
	403,39 
	448,49 

	412-1858
	Плиты облицовочные доломитовые толщиной 80-100 ммxe "Плиты облицовочные доломитовые толщиной 80-100 мм, 412-1858"
	м2
	492,17 
	547,20 

	412-1859
	Плиты облицовочные доломитовые толщиной 150 мм с поверхностью под «Скалу»xe "Плиты облицовочные доломитовые толщиной 150 мм с поверхностью под \«Скалу\», 412-1859"
	м2
	1 082,38 
	1 203,39 

	Группа: Плиты мраморные

	412-9177
	Плиты мраморныеxe "Плиты мраморные, 412-9177"
	м2
	- 
	- 

	
	Плиты мраморные полированные:

	412-9160
	      для подступенковxe "Плиты мраморные полированные::для подступенков, 412-9160"
	м2
	- 
	- 

	412-0056
	      для подступенков толщиной 30 ммxe "Плиты мраморные полированные::для подступенков толщиной 30 мм, 412-0056"
	м2
	628,98 
	699,30 

	412-9170
	      для ступеней и подоконниковxe "Плиты мраморные полированные::для ступеней и подоконников, 412-9170"
	м2
	- 
	- 

	412-0057
	      для ступеней и подоконников толщиной 40 ммxe "Плиты мраморные полированные::для ступеней и подоконников толщиной 40 мм, 412-0057"
	м2
	771,55 
	857,81 

	412-1851
	      для полов различной формы типа «брекчия» толщиной 30 ммxe "Плиты мраморные полированные::для полов различной формы типа \«брекчия\» толщиной 30 мм, 412-1851"
	м2
	436,29 
	485,07 

	412-0059
	      различной формы типа «брекчия»xe "Плиты мраморные полированные::различной формы типа \«брекчия\», 412-0059"
	м2
	932,99 
	1 037,30 

	412-9175
	Куски мраморных плитxe "Куски мраморных плит, 412-9175"
	м2
	- 
	- 

	412-9007
	Крошка мраморнаяxe "Крошка мраморная, 412-9007"
	т
	- 
	- 

	412-1854
	Крошка мраморнаяxe "Крошка мраморная, 412-1854"
	т
	330,64 
	367,61 

	412-0058
	Мрамор колотыйxe "Мрамор колотый, 412-0058"
	м2
	189,15 
	210,29 

	Группа: Плиты гранитные и мраморно-гранитные

	412-9180
	Плиты облицовочныеxe "Плиты облицовочные, 412-9180"
	м2
	- 
	- 

	412-9176
	Плиты гранитныеxe "Плиты гранитные, 412-9176"
	м2
	- 
	- 

	412-1843
	Плиты гранитные с поверхностью под «Скалу» толщиной 150 ммxe "Плиты гранитные с поверхностью под \«Скалу\» толщиной 150 мм, 412-1843"
	м2
	1 527,90 
	1 698,72 

	
	Плиты полированные различной формы типа «брекчия»:

	412-0060
	      гранитныеxe "Плиты полированные различной формы типа \«брекчия\»::гранитные, 412-0060"
	м2
	434,60 
	483,18 

	412-1852
	      гранитные для полов толщиной 30 ммxe "Плиты полированные различной формы типа \«брекчия\»::гранитные для полов толщиной 30 мм, 412-1852"
	м2
	1 036,77 
	1 152,68 

	412-1855
	      мраморно-гранитныеxe "Плиты полированные различной формы типа \«брекчия\»::мраморно-гранитные, 412-1855"
	м2
	932,99 
	1 037,30 

	412-1853
	      мраморно-гранитные для полов толщиной 25 ммxe "Плиты полированные различной формы типа \«брекчия\»::мраморно-гранитные для полов толщиной 25 мм, 412-1853"
	м2
	932,99 
	1 037,30 

	412-9178
	Ступениxe "Ступени, 412-9178"
	м
	- 
	- 

	412-0014
	Ступени гранитные цельные толщиной 150 ммxe "Ступени гранитные цельные толщиной 150 мм, 412-0014"
	м
	509,08 
	566,00 

	Группа: Прочие изделия

	412-9231
	Камень декоративныйxe "Камень декоративный, 412-9231"
	м3
	- 
	- 

	412-9020
	Блоки диабазовыеxe "Блоки диабазовые, 412-9020"
	м3
	- 
	- 

	Раздел 4.13 Камни бортовые, мостовые и стеновые из природного камня

	Группа: Брусчатка и камень булыжный

	413-9221
	Брусчаткаxe "Брусчатка, 413-9221"
	м2
	- 
	- 

	413-0437
	Брусчаткаxe "Брусчатка, 413-0437"
	м2
	86,70 
	95,51 

	413-9220
	Брусчаткаxe "Брусчатка, 413-9220"
	м3
	- 
	- 

	413-0009
	Камень булыжныйxe "Камень булыжный, 413-0009"
	м3
	236,80 
	260,85 

	Группа: Камни бортовые

	413-9010
	Камни бортовыеxe "Камни бортовые, 413-9010"
	м
	- 
	- 

	
	Камни бортовые из горных пород, марка:

	413-0001
	      1ГПxe "Камни бортовые из горных пород, марка::1ГП, 413-0001"
	п.м
	351,19 
	386,88 

	413-0003
	      3ГПxe "Камни бортовые из горных пород, марка::3ГП, 413-0003"
	п.м
	776,00 
	854,84 

	Группа: Камни бутовые

	413-9011
	Камень бутовыйxe "Камень бутовый, 413-9011"
	м3
	- 
	- 

	
	Камень бутовый марка:

	413-9322
	      1400, размер от 150 до 500 ммxe "Камень бутовый марка::1400, размер от 150 до 500 мм, 413-9322"
	м3
	- 
	- 

	413-0211
	      1400xe "Камень бутовый марка::1400, 413-0211"
	м3
	334,30 
	368,26 

	413-0220
	      1400, размер от 70 до 1000 ммxe "Камень бутовый марка::1400, размер от 70 до 1000 мм, 413-0220"
	м3
	251,79 
	277,37 

	413-9323
	      1200, размер от 150 до 500 ммxe "Камень бутовый марка::1200, размер от 150 до 500 мм, 413-9323"
	м3
	- 
	- 

	413-0212
	      1200xe "Камень бутовый марка::1200, 413-0212"
	м3
	334,30 
	368,26 

	413-0221
	      1200, размер от 70 до 1000 ммxe "Камень бутовый марка::1200, размер от 70 до 1000 мм, 413-0221"
	м3
	251,79 
	277,37 

	413-0213
	      1000xe "Камень бутовый марка::1000, 413-0213"
	м3
	275,20 
	303,16 

	413-0222
	      1000, размер от 70 до 1000 ммxe "Камень бутовый марка::1000, размер от 70 до 1000 мм, 413-0222"
	м3
	203,10 
	223,74 

	413-9325
	      800, размер от 150 до 500 ммxe "Камень бутовый марка::800, размер от 150 до 500 мм, 413-9325"
	м3
	- 
	- 

	413-0214
	      800xe "Камень бутовый марка::800, 413-0214"
	м3
	238,94 
	263,22 

	413-0223
	      800, размер от 70 до 1000 ммxe "Камень бутовый марка::800, размер от 70 до 1000 мм, 413-0223"
	м3
	176,94 
	194,92 

	413-9326
	      600, размер от 150 до 500 ммxe "Камень бутовый марка::600, размер от 150 до 500 мм, 413-9326"
	м3
	- 
	- 

	413-0215
	      600xe "Камень бутовый марка::600, 413-0215"
	м3
	233,20 
	256,90 

	413-0224
	      600, размер от 70 до 1000 ммxe "Камень бутовый марка::600, размер от 70 до 1000 мм, 413-0224"
	м3
	171,05 
	188,42 

	413-0216
	      400xe "Камень бутовый марка::400, 413-0216"
	м3
	232,36 
	255,97 

	413-0225
	      400, размер от 70 до 1000 ммxe "Камень бутовый марка::400, размер от 70 до 1000 мм, 413-0225"
	м3
	180,09 
	198,39 

	413-9328
	      300, размер от 150 до 500 ммxe "Камень бутовый марка::300, размер от 150 до 500 мм, 413-9328"
	м3
	- 
	- 

	413-0217
	      300xe "Камень бутовый марка::300, 413-0217"
	м3
	233,20 
	256,90 

	413-0226
	      300, размер от 70 до 1000 ммxe "Камень бутовый марка::300, размер от 70 до 1000 мм, 413-0226"
	м3
	172,27 
	189,77 

	413-0218
	      200xe "Камень бутовый марка::200, 413-0218"
	м3
	202,51 
	223,08 

	413-0227
	      200, размер от 70 до 1000 ммxe "Камень бутовый марка::200, размер от 70 до 1000 мм, 413-0227"
	м3
	129,60 
	142,77 

	413-0219
	      100xe "Камень бутовый марка::100, 413-0219"
	м3
	179,14 
	197,34 

	413-0228
	      100, размер от 70 до 1000 ммxe "Камень бутовый марка::100, размер от 70 до 1000 мм, 413-0228"
	м3
	125,33 
	138,07 

	Группа: Камни общего назначения

	413-9012
	Каменьxe "Камень, 413-9012"
	м3
	- 
	- 

	413-9218
	Каменная мелочь марки 300xe "Каменная мелочь марки 300, 413-9218"
	м3
	- 
	- 

	413-0434
	Каменная мелочь марки 300xe "Каменная мелочь марки 300, 413-0434"
	м3
	466,97 
	514,42 

	413-9215
	Клинец марки 300xe "Клинец марки 300, 413-9215"
	м3
	- 
	- 

	413-0433
	Клинец марки 300xe "Клинец марки 300, 413-0433"
	м3
	20,68 
	22,78 

	413-9001
	Окол камняxe "Окол камня, 413-9001"
	м3
	- 
	- 

	Группа: Камни стеновые

	
	Камни из туфа тип I, размер 390х190х188 мм, марка:

	413-0411
	      4-100, грубообработанныеxe "Камни из туфа тип I, размер 390х190х188 мм, марка::4-100, грубообработанные, 413-0411"
	м3
	151,29 
	166,66 

	413-0412
	      4-100, чистообработанные правильной формыxe "Камни из туфа тип I, размер 390х190х188 мм, марка::4-100, чистообработанные правильной формы, 413-0412"
	м3
	171,74 
	189,19 

	413-0410
	Камни стеновые известняковые, тип I, размер 390х190х188 мм, марка 125-250xe "Камни стеновые известняковые, тип I, размер 390х190х188 мм, марка 125-250, 413-0410"
	м3
	200,00 
	220,32 

	Раздел 4.14 Материалы для озеленения

	Группа: Деревья лиственных пород

	414-0049
	Акация белая, средний размер, высота 3,0-3,5 мxe "Акация белая, средний размер, высота 3,0-3,5 м, 414-0049"
	шт.
	42,67 
	51,36 

	414-0001
	Акация белая, крупномерная (с комом земли 1,2х1,2 м), высота 3,5-4 мxe "Акация белая, крупномерная (с комом земли 1,2х1,2 м), высота 3,5-4 м, 414-0001"
	шт.
	242,35 
	291,69 

	414-0240
	Акация желтая, высота 0,75-1,0 мxe "Акация желтая, высота 0,75-1,0 м, 414-0240"
	шт.
	7,57 
	9,11 

	414-0021
	Акация желтая форма плакучая, повышенный стандарт (с комом земли), высота 3,0-3,5 мxe "Акация желтая форма плакучая, повышенный стандарт (с комом земли), высота 3,0-3,5 м, 414-0021"
	шт.
	162,83 
	195,98 

	414-0071
	Акация шаровидная с кроной 2-3 года, высота 1,5-3 мxe "Акация шаровидная с кроной 2-3 года, высота 1,5-3 м, 414-0071"
	шт.
	36,29 
	43,68 

	414-0072
	Акация шаровидная с кроной 4-6 лет, высота 1,5-3 мxe "Акация шаровидная с кроной 4-6 лет, высота 1,5-3 м, 414-0072"
	шт.
	46,57 
	56,05 

	414-0058
	Береза бородавчатая, средний размер, высота 3,0-3,5 мxe "Береза бородавчатая, средний размер, высота 3,0-3,5 м, 414-0058"
	шт.
	21,80 
	26,23 

	414-0002
	Береза бородавчатая, крупномерная (с комом земли 1,2х1,2 м), высота 3,5-4 мxe "Береза бородавчатая, крупномерная (с комом земли 1,2х1,2 м), высота 3,5-4 м, 414-0002"
	шт.
	279,84 
	336,81 

	414-0022
	Береза бородавчатая, повышенный стандарт (с комом земли), высота 3,0-3,5 мxe "Береза бородавчатая, повышенный стандарт (с комом земли), высота 3,0-3,5 м, 414-0022"
	шт.
	147,37 
	177,38 

	414-0244
	Боярышникxe "Боярышник, 414-0244"
	шт.
	9,81 
	11,81 

	414-0091
	Боярышник однопестичный с кроной 2-3 года, высота 1,5-3 мxe "Боярышник однопестичный с кроной 2-3 года, высота 1,5-3 м, 414-0091"
	шт.
	10,06 
	12,11 

	414-0092
	Боярышник однопестичный с кроной 4-6 лет, высота 1,5-3 мxe "Боярышник однопестичный с кроной 4-6 лет, высота 1,5-3 м, 414-0092"
	шт.
	12,32 
	14,83 

	414-0023
	Боярышник штамбовый, повышенный стандарт (с комом земли), высота 3,0-3,5 мxe "Боярышник штамбовый, повышенный стандарт (с комом земли), высота 3,0-3,5 м, 414-0023"
	шт.
	154,75 
	186,26 

	414-0246
	Вишняxe "Вишня, 414-0246"
	шт.
	8,05 
	9,69 

	414-0073
	Вишня восточная с кроной 2-3 года, высота 1,5-3 мxe "Вишня восточная с кроной 2-3 года, высота 1,5-3 м, 414-0073"
	шт.
	25,05 
	30,15 

	414-0074
	Вишня восточная с кроной 4-6 лет, высота 1,5-3 мxe "Вишня восточная с кроной 4-6 лет, высота 1,5-3 м, 414-0074"
	шт.
	32,45 
	39,06 

	414-0224
	Вишня пенсильванская, высота 1,25-1,5 мxe "Вишня пенсильванская, высота 1,25-1,5 м, 414-0224"
	шт.
	8,47 
	10,19 

	414-0247
	Вязxe "Вяз, 414-0247"
	шт.
	8,59 
	10,34 

	414-0041
	Вяз обыкновенный, средний размер, высота 3,0-3,5 мxe "Вяз обыкновенный, средний размер, высота 3,0-3,5 м, 414-0041"
	шт.
	34,55 
	41,59 

	414-0003
	Вяз, крупномерный (с комом земли 1,2х1,2 м), высота 3,5-4 мxe "Вяз, крупномерный (с комом земли 1,2х1,2 м), высота 3,5-4 м, 414-0003"
	шт.
	291,03 
	350,29 

	414-0024
	Вяз, повышенный стандарт (с комом земли), высота 3,0-3,5 мxe "Вяз, повышенный стандарт (с комом земли), высота 3,0-3,5 м, 414-0024"
	шт.
	146,64 
	176,50 

	414-0248
	Груша леснаяxe "Груша лесная, 414-0248"
	шт.
	10,26 
	12,35 

	414-0042
	Груша уссурийская, средний размер, высота 3,0-3,5 мxe "Груша уссурийская, средний размер, высота 3,0-3,5 м, 414-0042"
	шт.
	24,70 
	29,73 

	414-0061
	Дуб черешчатый пирамидальный, высота 1,5-3 мxe "Дуб черешчатый пирамидальный, высота 1,5-3 м, 414-0061"
	шт.
	28,49 
	34,29 

	414-0043
	Дуб черешчатый, средний размер, высота 3,0-3,5 мxe "Дуб черешчатый, средний размер, высота 3,0-3,5 м, 414-0043"
	шт.
	42,67 
	51,36 

	414-0044
	Дуб обыкновенный, средний размер, высота 3,0-3,5 мxe "Дуб обыкновенный, средний размер, высота 3,0-3,5 м, 414-0044"
	шт.
	37,53 
	45,18 

	414-0081
	Ива вавилонская с кроной 2-3 года, высота 1,5-3 мxe "Ива вавилонская с кроной 2-3 года, высота 1,5-3 м, 414-0081"
	шт.
	19,82 
	23,86 

	414-0082
	Ива вавилонская с кроной 4-6 лет, высота 1,5-3 мxe "Ива вавилонская с кроной 4-6 лет, высота 1,5-3 м, 414-0082"
	шт.
	36,77 
	44,26 

	414-0004
	Ива вавилонская, крупномерная (с комом земли 1,2х1,2 м), высота 3,5-4 мxe "Ива вавилонская, крупномерная (с комом земли 1,2х1,2 м), высота 3,5-4 м, 414-0004"
	шт.
	254,68 
	306,53 

	414-0025
	Ива вавилонская, повышенный стандарт (с комом земли), высота 3,0-3,5 мxe "Ива вавилонская, повышенный стандарт (с комом земли), высота 3,0-3,5 м, 414-0025"
	шт.
	146,64 
	176,50 

	414-0203
	Ива кустовая, высота 1,25-1,5 мxe "Ива кустовая, высота 1,25-1,5 м, 414-0203"
	шт.
	11,08 
	13,33 

	414-0045
	Ива, средний размер, высота 3,0-3,5 мxe "Ива, средний размер, высота 3,0-3,5 м, 414-0045"
	шт.
	30,14 
	36,28 

	414-0046
	Карагач, средний размер, высота 3,0-3,5 мxe "Карагач, средний размер, высота 3,0-3,5 м, 414-0046"
	шт.
	29,42 
	35,41 

	414-0047
	Каштан конский, средний размер, высота 3,0-3,5 мxe "Каштан конский, средний размер, высота 3,0-3,5 м, 414-0047"
	шт.
	41,14 
	49,52 

	414-0010
	Каштан конский, крупномерный (с комом земли 1,2х1,2 м), высота 3,5-4 мxe "Каштан конский, крупномерный (с комом земли 1,2х1,2 м), высота 3,5-4 м, 414-0010"
	шт.
	319,53 
	384,59 

	414-0026
	Каштан конский, повышенный стандарт (с комом земли), высота 3,0-3,5 мxe "Каштан конский, повышенный стандарт (с комом земли), высота 3,0-3,5 м, 414-0026"
	шт.
	146,90 
	176,81 

	414-0093
	Клен с кроной 2-3 года, высота 1,5-3 мxe "Клен с кроной 2-3 года, высота 1,5-3 м, 414-0093"
	шт.
	13,66 
	16,44 

	414-0094
	Клен с кроной 4-6 лет, высота 1,5-3 мxe "Клен с кроной 4-6 лет, высота 1,5-3 м, 414-0094"
	шт.
	17,46 
	21,01 

	414-0075
	Клен остролистный с кроной 2-3 года, высота 1,5-3 мxe "Клен остролистный с кроной 2-3 года, высота 1,5-3 м, 414-0075"
	шт.
	22,72 
	27,35 

	414-0076
	Клен остролистный с кроной 4-6 лет, высота 1,5-3 мxe "Клен остролистный с кроной 4-6 лет, высота 1,5-3 м, 414-0076"
	шт.
	38,74 
	46,62 

	414-0005
	Клен остролистный, крупномерный (с комом земли 1,2х1,2 м), высота 3,5-4 мxe "Клен остролистный, крупномерный (с комом земли 1,2х1,2 м), высота 3,5-4 м, 414-0005"
	шт.
	253,14 
	304,68 

	414-0027
	Клен остролистный, повышенный стандарт (с комом земли), высота 3,0-3,5 мxe "Клен остролистный, повышенный стандарт (с комом земли), высота 3,0-3,5 м, 414-0027"
	шт.
	144,74 
	174,21 

	414-0006
	Клен ясенелистный, крупномерный (с комом земли 1,2х1,2 м), высота 3,5-4 мxe "Клен ясенелистный, крупномерный (с комом земли 1,2х1,2 м), высота 3,5-4 м, 414-0006"
	шт.
	253,64 
	305,29 

	414-0029
	Клен привитой, повышенный стандарт (с комом земли), высота 3,0-3,5 мxe "Клен привитой, повышенный стандарт (с комом земли), высота 3,0-3,5 м, 414-0029"
	шт.
	154,31 
	185,73 

	414-0028
	Клен серебристый, повышенный стандарт (с комом земли), высота 3,0-3,5 мxe "Клен серебристый, повышенный стандарт (с комом земли), высота 3,0-3,5 м, 414-0028"
	шт.
	151,37 
	182,19 

	414-0210
	Клен, высота 1,25-1,5 мxe "Клен, высота 1,25-1,5 м, 414-0210"
	шт.
	9,09 
	10,94 

	414-0048
	Клен, средний размер, высота 3,0-3,5 мxe "Клен, средний размер, высота 3,0-3,5 м, 414-0048"
	шт.
	31,84 
	38,32 

	414-0062
	Липа разнолистная с кроной 2-3 года, высота 1,5-3 мxe "Липа разнолистная с кроной 2-3 года, высота 1,5-3 м, 414-0062"
	шт.
	32,80 
	39,47 

	414-0063
	Липа разнолистная с кроной 4-6 лет, высота 1,5-3 мxe "Липа разнолистная с кроной 4-6 лет, высота 1,5-3 м, 414-0063"
	шт.
	37,92 
	45,65 

	414-0050
	Липа, средний размер, высота 3,0-3,5 мxe "Липа, средний размер, высота 3,0-3,5 м, 414-0050"
	шт.
	36,04 
	43,38 

	414-0007
	Липа, крупномерная (с комом земли 1,2х1,2 м), высота 3,5-4 мxe "Липа, крупномерная (с комом земли 1,2х1,2 м), высота 3,5-4 м, 414-0007"
	шт.
	290,62 
	349,79 

	414-0030
	Липа, повышенный стандарт (с комом земли), высота 3,0-3,5 мxe "Липа, повышенный стандарт (с комом земли), высота 3,0-3,5 м, 414-0030"
	шт.
	145,97 
	175,68 

	414-0051
	Орех маньчжурский, средний размер, высота 3,0-3,5 мxe "Орех маньчжурский, средний размер, высота 3,0-3,5 м, 414-0051"
	шт.
	30,25 
	36,41 

	414-0031
	Орех маньчжурский, повышенный стандарт (с комом земли), высота 3,0-3,5 мxe "Орех маньчжурский, повышенный стандарт (с комом земли), высота 3,0-3,5 м, 414-0031"
	шт.
	154,03 
	185,40 

	414-0064
	Рябина дуболистная с кроной 2-3 года, высота 1,5-3 мxe "Рябина дуболистная с кроной 2-3 года, высота 1,5-3 м, 414-0064"
	шт.
	23,83 
	28,68 

	414-0065
	Рябина дуболистная с кроной 4-6 лет, высота 1,5-3 мxe "Рябина дуболистная с кроной 4-6 лет, высота 1,5-3 м, 414-0065"
	шт.
	33,89 
	40,79 

	414-0095
	Рябина черноплодная с кроной 2-3 года, высота 1,5-3 мxe "Рябина черноплодная с кроной 2-3 года, высота 1,5-3 м, 414-0095"
	шт.
	27,10 
	32,62 

	414-0096
	Рябина черноплодная с кроной 4-6 лет, высота 1,5-3 мxe "Рябина черноплодная с кроной 4-6 лет, высота 1,5-3 м, 414-0096"
	шт.
	51,35 
	61,80 

	414-0052
	Рябина, средний размер, высота 3,0-3,5 мxe "Рябина, средний размер, высота 3,0-3,5 м, 414-0052"
	шт.
	24,02 
	28,91 

	414-0011
	Рябина, крупномерная (с комом земли 1,2х1,2 м), высота 3,5-4 мxe "Рябина, крупномерная (с комом земли 1,2х1,2 м), высота 3,5-4 м, 414-0011"
	шт.
	299,36 
	360,30 

	414-0032
	Рябина привитая, повышенный стандарт (с комом земли), высота 3,0-3,5 мxe "Рябина привитая, повышенный стандарт (с комом земли), высота 3,0-3,5 м, 414-0032"
	шт.
	156,24 
	188,05 

	414-0066
	Тополь серебристый пирамидальный, высота 1,5-3 мxe "Тополь серебристый пирамидальный, высота 1,5-3 м, 414-0066"
	шт.
	31,75 
	38,22 

	414-0053
	Тополь, средний размер, высота 3,0-3,5 мxe "Тополь, средний размер, высота 3,0-3,5 м, 414-0053"
	шт.
	24,29 
	29,23 

	414-0008
	Тополь обыкновенный, крупномерный (с комом земли 1,2х1,2 м), высота 3,5-4 мxe "Тополь обыкновенный, крупномерный (с комом земли 1,2х1,2 м), высота 3,5-4 м, 414-0008"
	шт.
	253,80 
	305,47 

	414-0033
	Тополь, повышенный стандарт (с комом земли), высота 3,0-3,5 мxe "Тополь, повышенный стандарт (с комом земли), высота 3,0-3,5 м, 414-0033"
	шт.
	139,57 
	167,98 

	414-0054
	Черемуха, средний размер, высота 3,0-3,5 мxe "Черемуха, средний размер, высота 3,0-3,5 м, 414-0054"
	шт.
	37,53 
	45,18 

	414-0034
	Черемуха, повышенный стандарт (с комом земли), высота 3,0-3,5 мxe "Черемуха, повышенный стандарт (с комом земли), высота 3,0-3,5 м, 414-0034"
	шт.
	142,39 
	171,38 

	414-0083
	Шелковица белая с кроной 2-3 года, высота 1,5-3 мxe "Шелковица белая с кроной 2-3 года, высота 1,5-3 м, 414-0083"
	шт.
	25,82 
	31,08 

	414-0084
	Шелковица белая с кроной 4-6 лет, высота 1,5-3 мxe "Шелковица белая с кроной 4-6 лет, высота 1,5-3 м, 414-0084"
	шт.
	31,33 
	37,71 

	414-0228
	Шелковица белая, высота 1,25-1,5 мxe "Шелковица белая, высота 1,25-1,5 м, 414-0228"
	шт.
	11,03 
	13,28 

	414-0055
	Шелковица белая, средний размер, высота 3,0-3,5 мxe "Шелковица белая, средний размер, высота 3,0-3,5 м, 414-0055"
	шт.
	22,81 
	27,46 

	414-0097
	Яблоня Недзвецкого с кроной 2-3 года, высота 1,5-3 мxe "Яблоня Недзвецкого с кроной 2-3 года, высота 1,5-3 м, 414-0097"
	шт.
	29,69 
	35,73 

	414-0098
	Яблоня Недзвецкого с кроной 4-6 лет, высота 1,5-3 мxe "Яблоня Недзвецкого с кроной 4-6 лет, высота 1,5-3 м, 414-0098"
	шт.
	52,37 
	63,04 

	414-0085
	Яблоня лесная с кроной 2-3 года, высота 1,5-3 мxe "Яблоня лесная с кроной 2-3 года, высота 1,5-3 м, 414-0085"
	шт.
	8,47 
	10,19 

	414-0086
	Яблоня лесная с кроной 4-6 лет, высота 1,5-3 мxe "Яблоня лесная с кроной 4-6 лет, высота 1,5-3 м, 414-0086"
	шт.
	35,74 
	43,01 

	414-0229
	Яблоня лесная, высота 1,25-1,5 мxe "Яблоня лесная, высота 1,25-1,5 м, 414-0229"
	шт.
	14,33 
	17,25 

	414-0056
	Яблоня лесная, средний размер, высота 3,0-3,5 мxe "Яблоня лесная, средний размер, высота 3,0-3,5 м, 414-0056"
	шт.
	18,80 
	22,62 

	414-0035
	Яблоня привитая, повышенный стандарт (с комом земли), высота 3,0-3,5 мxe "Яблоня привитая, повышенный стандарт (с комом земли), высота 3,0-3,5 м, 414-0035"
	шт.
	158,81 
	191,15 

	414-0009
	Ясень обыкновенный, крупномерный (с комом земли 1,2х1,2 м), высота 3,5-4 мxe "Ясень обыкновенный, крупномерный (с комом земли 1,2х1,2 м), высота 3,5-4 м, 414-0009"
	шт.
	306,43 
	368,82 

	414-0099
	Ясень пестролистный с кроной 2-3 года, высота 1,5-3 мxe "Ясень пестролистный с кроной 2-3 года, высота 1,5-3 м, 414-0099"
	шт.
	32,25 
	38,82 

	414-0100
	Ясень пестролистный с кроной 4-6 лет, высота 1,5-3 мxe "Ясень пестролистный с кроной 4-6 лет, высота 1,5-3 м, 414-0100"
	шт.
	54,94 
	66,13 

	414-0057
	Ясень, средний размер, высота 3,0-3,5 мxe "Ясень, средний размер, высота 3,0-3,5 м, 414-0057"
	шт.
	25,72 
	30,96 

	414-0036
	Ясень, повышенный стандарт (с комом земли), высота 3,0-3,5 мxe "Ясень, повышенный стандарт (с комом земли), высота 3,0-3,5 м, 414-0036"
	шт.
	145,32 
	174,91 

	Группа: Деревья хвойных пород

	414-0101
	Ель (разные виды), высота 0,4-0,8 мxe "Ель (разные виды), высота 0,4-0,8 м, 414-0101"
	шт.
	110,12 
	132,54 

	414-0111
	Ель (разные виды), высота 0,8-1,2 мxe "Ель (разные виды), высота 0,8-1,2 м, 414-0111"
	шт.
	39,07 
	47,02 

	414-0121
	Ель (разные виды), высота 1,2-1,8 мxe "Ель (разные виды), высота 1,2-1,8 м, 414-0121"
	шт.
	320,93 
	386,27 

	414-0102
	Лиственница сибирская, высота 0,4-0,8 мxe "Лиственница сибирская, высота 0,4-0,8 м, 414-0102"
	шт.
	27,98 
	33,68 

	414-0112
	Лиственница сибирская, высота 0,8-1,2 мxe "Лиственница сибирская, высота 0,8-1,2 м, 414-0112"
	шт.
	34,66 
	41,72 

	414-0122
	Лиственница сибирская, высота 1,2-1,8 мxe "Лиственница сибирская, высота 1,2-1,8 м, 414-0122"
	шт.
	75,22 
	90,54 

	414-0103
	Пихта сибирская, высота 0,4-0,8 мxe "Пихта сибирская, высота 0,4-0,8 м, 414-0103"
	шт.
	33,23 
	39,99 

	414-0113
	Пихта сибирская, высота 0,8-1,2 мxe "Пихта сибирская, высота 0,8-1,2 м, 414-0113"
	шт.
	62,91 
	75,71 

	414-0123
	Пихта сибирская, высота 1,2-1,8 мxe "Пихта сибирская, высота 1,2-1,8 м, 414-0123"
	шт.
	222,33 
	267,60 

	414-0104
	Сосна обыкновенная, высота 0,4-0,8 мxe "Сосна обыкновенная, высота 0,4-0,8 м, 414-0104"
	шт.
	22,86 
	27,51 

	414-0114
	Сосна обыкновенная, высота 0,8-1,2 мxe "Сосна обыкновенная, высота 0,8-1,2 м, 414-0114"
	шт.
	27,63 
	33,25 

	414-0124
	Сосна обыкновенная, высота 1,2-1,8 мxe "Сосна обыкновенная, высота 1,2-1,8 м, 414-0124"
	шт.
	154,03 
	185,40 

	414-0105
	Туя западная, высота 0,4-0,8 мxe "Туя западная, высота 0,4-0,8 м, 414-0105"
	шт.
	39,07 
	47,02 

	414-0115
	Туя западная, высота 0,8-1,2 мxe "Туя западная, высота 0,8-1,2 м, 414-0115"
	шт.
	176,55 
	212,50 

	414-0125
	Туя западная, высота 1,2-1,8 мxe "Туя западная, высота 1,2-1,8 м, 414-0125"
	шт.
	554,65 
	667,58 

	Группа: Газоны

	414-9600
	Газоны готовые в рулонахxe "Газоны готовые в рулонах, 414-9600"
	м2
	- 
	- 

	414-0400
	Газоны готовые универсальные, двухлетние, в рулонах размером 2х4 метра, весом 12-15 килограмм (состав травосмеси: 80 % мятлика, 20% овсяницы)xe "Газоны готовые универсальные, двухлетние, в рулонах размером 2х4 метра, весом 12-15 килограмм (состав травосмеси\: 80 % мятлика, 20% овсяницы), 414-0400"
	м2
	31,90 
	33,52 

	414-0401
	Газоны готовые элитные, двухлетние, в рулонах размером 2х4 метра, весом 12-15 килограмм (состав травосмеси: 90 % мятлика, 10% овсяницы)xe "Газоны готовые элитные, двухлетние, в рулонах размером 2х4 метра, весом 12-15 килограмм (состав травосмеси\: 90 % мятлика, 10% овсяницы), 414-0401"
	м2
	31,90 
	33,52 

	Группа: Кустарники лиственных пород

	414-0231
	Айва японская, высота 0,75-1,0 мxe "Айва японская, высота 0,75-1,0 м, 414-0231"
	шт.
	13,14 
	15,82 

	414-0241
	Барбарисxe "Барбарис, 414-0241"
	шт.
	9,15 
	11,02 

	414-0232
	Барбарис, высота 0,75-1,0 мxe "Барбарис, высота 0,75-1,0 м, 414-0232"
	шт.
	9,15 
	11,02 

	414-0242
	Бересклетxe "Бересклет, 414-0242"
	шт.
	11,45 
	13,78 

	414-0233
	Бересклет европейский, высота 0,75-1,0 мxe "Бересклет европейский, высота 0,75-1,0 м, 414-0233"
	шт.
	12,13 
	14,60 

	414-0243
	Бирючина обыкновеннаяxe "Бирючина обыкновенная, 414-0243"
	шт.
	7,57 
	9,11 

	414-0245
	Бузинаxe "Бузина, 414-0245"
	шт.
	7,92 
	9,54 

	414-0261
	Виноград, высота 0,4-0,6 мxe "Виноград, высота 0,4-0,6 м, 414-0261"
	шт.
	16,89 
	20,33 

	414-0234
	Гордовина, высота 0,75-1,0 мxe "Гордовина, высота 0,75-1,0 м, 414-0234"
	шт.
	7,65 
	9,21 

	414-0235
	Гортензия садовая, высота 0,75-1,0 мxe "Гортензия садовая, высота 0,75-1,0 м, 414-0235"
	шт.
	13,16 
	15,84 

	414-0201
	Дерен сибирский белый, высота 1,25-1,5 мxe "Дерен сибирский белый, высота 1,25-1,5 м, 414-0201"
	шт.
	8,09 
	9,74 

	414-0236
	Дерен пестролистный, высота 0,75-1,0 мxe "Дерен пестролистный, высота 0,75-1,0 м, 414-0236"
	шт.
	12,47 
	15,00 

	414-0237
	Дрок красильный, высота 0,75-1,0 мxe "Дрок красильный, высота 0,75-1,0 м, 414-0237"
	шт.
	8,92 
	10,74 

	414-0202
	Жимолость, высота 1,25-1,5 мxe "Жимолость, высота 1,25-1,5 м, 414-0202"
	шт.
	6,36 
	7,65 

	414-0262
	Жимолость каприфоль, высота 0,4-0,6 мxe "Жимолость каприфоль, высота 0,4-0,6 м, 414-0262"
	шт.
	13,61 
	16,38 

	414-0204
	Ирга, высота 1,25-1,5 мxe "Ирга, высота 1,25-1,5 м, 414-0204"
	шт.
	11,08 
	13,33 

	414-0205
	Калина, высота 1,25-1,5 мxe "Калина, высота 1,25-1,5 м, 414-0205"
	шт.
	17,66 
	21,26 

	414-0209
	Кизильник (разные виды), высота 1,25-1,5 мxe "Кизильник (разные виды), высота 1,25-1,5 м, 414-0209"
	шт.
	14,33 
	17,25 

	414-0211
	Крушина, высота 1,25-1,5 мxe "Крушина, высота 1,25-1,5 м, 414-0211"
	шт.
	6,36 
	7,65 

	414-0212
	Лещина обыкновенная пурпурнолистная, высота 1,25-1,5 мxe "Лещина обыкновенная пурпурнолистная, высота 1,25-1,5 м, 414-0212"
	шт.
	25,05 
	30,15 

	414-0238
	Лох серебристый и узколистный, высота 0,75-1,0 мxe "Лох серебристый и узколистный, высота 0,75-1,0 м, 414-0238"
	шт.
	11,35 
	13,66 

	414-0239
	Облепиха ветвистая, высота 0,75-1,0 мxe "Облепиха ветвистая, высота 0,75-1,0 м, 414-0239"
	шт.
	8,75 
	10,54 

	414-0263
	Плющи, высота 0,4-0,6 мxe "Плющи, высота 0,4-0,6 м, 414-0263"
	шт.
	11,75 
	14,15 

	414-0213
	Птелей-вязовик, высота 1,25-1,5 мxe "Птелей-вязовик, высота 1,25-1,5 м, 414-0213"
	шт.
	9,57 
	11,52 

	414-0214
	Пузыреплодник калинолистный, высота 1,25-1,5 мxe "Пузыреплодник калинолистный, высота 1,25-1,5 м, 414-0214"
	шт.
	7,64 
	9,20 

	414-0206
	Ракитник золотой дождь, высота 1,25-1,5 мxe "Ракитник золотой дождь, высота 1,25-1,5 м, 414-0206"
	шт.
	15,09 
	18,17 

	414-0207
	Ракитник удлиненный, высота 1,25-1,5 мxe "Ракитник удлиненный, высота 1,25-1,5 м, 414-0207"
	шт.
	10,74 
	12,92 

	414-0215
	Свидина южная (дерен), высота 1,25-1,5 мxe "Свидина южная (дерен), высота 1,25-1,5 м, 414-0215"
	шт.
	25,05 
	30,15 

	414-0216
	Скумпия, высота 1,25-1,5 мxe "Скумпия, высота 1,25-1,5 м, 414-0216"
	шт.
	8,83 
	10,63 

	414-0222
	Слива уссурийская, высота 1,25-1,5 мxe "Слива уссурийская, высота 1,25-1,5 м, 414-0222"
	шт.
	13,25 
	15,95 

	414-0223
	Слива колючая, высота 1,25-1,5 мxe "Слива колючая, высота 1,25-1,5 м, 414-0223"
	шт.
	13,25 
	15,95 

	414-0217
	Смородина, высота 1,25-1,5 мxe "Смородина, высота 1,25-1,5 м, 414-0217"
	шт.
	11,46 
	13,79 

	414-0225
	Снежноягодник кистевой, высота 1,25-1,5 мxe "Снежноягодник кистевой, высота 1,25-1,5 м, 414-0225"
	шт.
	7,18 
	8,64 

	414-0249
	Спиреяxe "Спирея, 414-0249"
	шт.
	10,17 
	12,24 

	414-0226
	Спирея (разные виды), высота 1,25-1,5 мxe "Спирея (разные виды), высота 1,25-1,5 м, 414-0226"
	шт.
	10,86 
	13,07 

	414-0264
	Хмель, высота 0,4-0,6 мxe "Хмель, высота 0,4-0,6 м, 414-0264"
	шт.
	12,79 
	15,39 

	414-0250
	Чубушникxe "Чубушник, 414-0250"
	шт.
	10,57 
	12,72 

	414-0227
	Чубушник (жасмин), высота 1,25-1,5 мxe "Чубушник (жасмин), высота 1,25-1,5 м, 414-0227"
	шт.
	13,61 
	16,38 

	Группа: Кустарники хвойных пород

	414-0271
	Можжевельник виргинский и китайский, высота 0,6-0,7 мxe "Можжевельник виргинский и китайский, высота 0,6-0,7 м, 414-0271"
	шт.
	27,32 
	32,88 

	414-0272
	Можжевельник казацкий, высота 0,6-0,7 мxe "Можжевельник казацкий, высота 0,6-0,7 м, 414-0272"
	шт.
	21,72 
	26,14 

	414-0273
	Туя восточная, высота 0,6-0,7 мxe "Туя восточная, высота 0,6-0,7 м, 414-0273"
	шт.
	25,05 
	30,15 

	Группа: Прочие материалы для озеленения

	414-0471
	Дернxe "Дерн, 414-0471"
	м2
	15,45 
	18,59 

	414-9001
	Деревья-саженцыxe "Деревья-саженцы, 414-9001"
	шт.
	- 
	- 

	414-0126
	Деревья-саженцы с кроной 9-12 лет (вяз, дуб, каштан, клен, липа, орех, ясень)xe "Деревья-саженцы с кроной 9-12 лет (вяз, дуб, каштан, клен, липа, орех, ясень), 414-0126"
	шт.
	102,62 
	107,81 

	414-9010
	Деревья или кустарники с комом землиxe "Деревья или кустарники с комом земли, 414-9010"
	шт.
	- 
	- 

	414-0131
	Желудиxe "Желуди, 414-0131"
	кг
	12,04 
	12,65 

	414-9319
	Камышxe "Камыш, 414-9319"
	м3
	- 
	- 

	414-0130
	Компост питательныйxe "Компост питательный, 414-0130"
	м3
	134,41 
	141,21 

	414-9095
	Компост питательныйxe "Компост питательный, 414-9095"
	м3
	- 
	- 

	414-9110
	Кустарники-саженцыxe "Кустарники-саженцы, 414-9110"
	шт.
	- 
	- 

	414-9011
	Материал посадочный древесно-кустарниковыйxe "Материал посадочный древесно-кустарниковый, 414-9011"
	1000 шт.
	- 
	- 

	414-9305
	Материал укрывочныйxe "Материал укрывочный, 414-9305"
	т
	- 
	- 

	414-9120
	Мохxe "Мох, 414-9120"
	м3
	- 
	- 

	414-0132
	Мохxe "Мох, 414-0132"
	м3
	76,77 
	92,40 

	414-0473
	Перегнойxe "Перегной, 414-0473"
	м3
	100,58 
	121,05 

	414-9200
	Саженцыxe "Саженцы, 414-9200"
	шт.
	- 
	- 

	414-9210
	Саженцыxe "Саженцы, 414-9210"
	1000 шт.
	- 
	- 

	
	Семена:

	414-9270
	      хвойных породxe "Семена::хвойных пород, 414-9270"
	кг
	- 
	- 

	414-0012
	      Кипарисаxe "Семена::Кипариса, 414-0012"
	кг
	650,73 
	666,79 

	414-0013
	      лиственницы сибирскойxe "Семена::лиственницы сибирской, 414-0013"
	кг
	3 454,16 
	3 539,45 

	414-0014
	      можжевельникаxe "Семена::можжевельника, 414-0014"
	кг
	3 100,87 
	3 177,43 

	414-0015
	      пихты сибирскойxe "Семена::пихты сибирской, 414-0015"
	кг
	2 892,13 
	2 963,54 

	414-0016
	      сосныxe "Семена::сосны, 414-0016"
	кг
	1 012,25 
	1 037,25 

	414-0017
	      туи западнойxe "Семена::туи западной, 414-0017"
	кг
	1 205,05 
	1 234,80 

	414-9280
	Сеянцыxe "Сеянцы, 414-9280"
	1000 шт.
	- 
	- 

	414-9300
	Соломаxe "Солома, 414-9300"
	м3
	- 
	- 

	414-0476
	Солома рассыпнаяxe "Солома рассыпная, 414-0476"
	м3
	161,23 
	194,06 

	414-0477
	Солома прессованнаяxe "Солома прессованная, 414-0477"
	м3
	225,92 
	271,92 

	414-0478
	Солома песчаного овсаxe "Солома песчаного овса, 414-0478"
	кг
	1,61 
	1,94 

	414-0472
	Хворостxe "Хворост, 414-0472"
	м3
	221,26 
	266,31 

	414-9314
	Хлысты шелюгиxe "Хлысты шелюги, 414-9314"
	1000 шт.
	- 
	- 

	414-9315
	Черенки шелюгиxe "Черенки шелюги, 414-9315"
	1000 шт.
	- 
	- 

	414-9350
	Черенкиxe "Черенки, 414-9350"
	шт.
	- 
	- 

	414-0149
	Черенки в пучках (тополь, ива и т.д.)xe "Черенки в пучках (тополь, ива и т.д.), 414-0149"
	шт.
	0,06 
	0,06 

	414-9317
	Чернобылxe "Чернобыл, 414-9317"
	м3
	- 
	- 

	414-9318
	Янтакxe "Янтак, 414-9318"
	м3
	- 
	- 

	414-9340
	Цветыxe "Цветы, 414-9340"
	1000 шт.
	- 
	- 

	Группа: Сортовые розы и сирени

	414-0221
	Роза, высота 1,25-1,5 мxe "Роза, высота 1,25-1,5 м, 414-0221"
	шт.
	9,57 
	11,52 

	414-0208
	Роза краснолистная (шиповник), высота 1,25-1,5 мxe "Роза краснолистная (шиповник), высота 1,25-1,5 м, 414-0208"
	шт.
	7,94 
	9,56 

	414-0281
	Роза кустовая, высота 0,3-0,4 мxe "Роза кустовая, высота 0,3-0,4 м, 414-0281"
	шт.
	37,58 
	45,23 

	414-0282
	Роза полуштамбовая, высота 0,3-0,4 мxe "Роза полуштамбовая, высота 0,3-0,4 м, 414-0282"
	шт.
	39,64 
	47,72 

	414-0283
	Роза штамбовая, высота 0,3-0,4 мxe "Роза штамбовая, высота 0,3-0,4 м, 414-0283"
	шт.
	47,03 
	56,61 

	414-0288
	Сирень выгоночная, высота 0,3-0,4 мxe "Сирень выгоночная, высота 0,3-0,4 м, 414-0288"
	шт.
	11,03 
	13,28 

	414-0284
	Сирень кустовая, высота 0,3-0,4 мxe "Сирень кустовая, высота 0,3-0,4 м, 414-0284"
	шт.
	12,13 
	14,60 

	414-0285
	Сирень привитая улучшенная, высота 0,3-0,4 мxe "Сирень привитая улучшенная, высота 0,3-0,4 м, 414-0285"
	шт.
	14,71 
	17,71 

	414-0286
	Сирень полуштамбовая, высота 0,3-0,4 мxe "Сирень полуштамбовая, высота 0,3-0,4 м, 414-0286"
	шт.
	15,09 
	18,17 

	414-0287
	Сирень штамбовая, высота 0,3-0,4 мxe "Сирень штамбовая, высота 0,3-0,4 м, 414-0287"
	шт.
	11,03 
	13,28 

	Группа: Семена

	414-0301
	Викаxe "Вика, 414-0301"
	кг
	70,86 
	85,28 

	414-0302
	Горохxe "Горох, 414-0302"
	кг
	66,75 
	80,35 

	414-0303
	Донникxe "Донник, 414-0303"
	кг
	69,32 
	83,44 

	414-0304
	Ежа сборнаяxe "Ежа сборная, 414-0304"
	кг
	53,40 
	64,27 

	414-0305
	Житнякxe "Житняк, 414-0305"
	кг
	48,79 
	58,72 

	414-0306
	Клеверxe "Клевер, 414-0306"
	кг
	66,73 
	80,31 

	414-0307
	Костерxe "Костер, 414-0307"
	кг
	52,89 
	63,66 

	414-0308
	Лисохвостxe "Лисохвост, 414-0308"
	кг
	47,75 
	57,48 

	414-0148
	Луковицы и клубнелуковицы цветов-многолетников, грунтовые первого разбора, при диаметре луковицы не менее 2,5-3,0 см (лилия, тюльпан и т.д.)xe "Луковицы и клубнелуковицы цветов-многолетников, грунтовые первого разбора, при диаметре луковицы не менее 2,5-3,0 см (лилия, тюльпан и т.д.), 414-0148"
	1000 шт.
	2 586,97 
	3 113,67 

	414-0309
	Люцернаxe "Люцерна, 414-0309"
	кг
	59,05 
	71,07 

	414-0310
	Люпинxe "Люпин, 414-0310"
	кг
	70,86 
	85,28 

	414-0314
	Могарxe "Могар, 414-0314"
	кг
	51,35 
	61,80 

	414-0311
	Мятликxe "Мятлик, 414-0311"
	кг
	50,85 
	61,20 

	414-0312
	Овсяницаxe "Овсяница, 414-0312"
	кг
	70,51 
	84,86 

	414-0313
	Пырейxe "Пырей, 414-0313"
	кг
	49,44 
	59,51 

	414-0315
	Райграсxe "Райграс, 414-0315"
	кг
	52,70 
	63,43 

	414-9220
	Семенаxe "Семена, 414-9220"
	кг
	- 
	- 

	414-9230
	Семена газонных травxe "Семена газонных трав, 414-9230"
	кг
	- 
	- 

	414-0137
	Семена газонных трав (смесь)xe "Семена газонных трав (смесь), 414-0137"
	кг
	57,58 
	69,30 

	414-9240
	Семена многолетних травxe "Семена многолетних трав, 414-9240"
	кг
	- 
	- 

	414-0138
	Семена песчаного овсаxe "Семена песчаного овса, 414-0138"
	кг
	76,49 
	80,36 

	414-9260
	Семена травxe "Семена трав, 414-9260"
	кг
	- 
	- 

	414-0316
	Суданская траваxe "Суданская трава, 414-0316"
	кг
	55,97 
	67,36 

	414-0317
	Тимофеевкаxe "Тимофеевка, 414-0317"
	кг
	56,99 
	68,60 

	Раздел 4.15 Гипсовые и цементные изделия

	Группа: Базы

	
	Базы гипсовые:

	415-0001
	      под колонны высотой до 250 ммxe "Базы гипсовые::под колонны высотой до 250 мм, 415-0001"
	шт.
	62,93 
	69,96 

	415-0002
	      под колонны высотой до 400 ммxe "Базы гипсовые::под колонны высотой до 400 мм, 415-0002"
	шт.
	99,13 
	110,21 

	415-0003
	      под колонны высотой до 500 ммxe "Базы гипсовые::под колонны высотой до 500 мм, 415-0003"
	шт.
	108,35 
	120,46 

	415-0011
	      по пилястрам высотой до 250 ммxe "Базы гипсовые::по пилястрам высотой до 250 мм, 415-0011"
	шт.
	62,93 
	69,96 

	415-0012
	      по пилястрам высотой до 400 ммxe "Базы гипсовые::по пилястрам высотой до 400 мм, 415-0012"
	шт.
	99,13 
	110,21 

	415-0013
	      по пилястрам высотой до 500 ммxe "Базы гипсовые::по пилястрам высотой до 500 мм, 415-0013"
	шт.
	108,35 
	120,46 

	
	Базы цементные:

	415-1001
	      под колонны высотой до 250 ммxe "Базы цементные::под колонны высотой до 250 мм, 415-1001"
	шт.
	86,56 
	96,24 

	415-1002
	      под колонны высотой до 400 ммxe "Базы цементные::под колонны высотой до 400 мм, 415-1002"
	шт.
	125,56 
	139,60 

	415-1003
	      под колонны высотой до 500 ммxe "Базы цементные::под колонны высотой до 500 мм, 415-1003"
	шт.
	151,62 
	168,58 

	415-1011
	      по пилястрам высотой до 250 ммxe "Базы цементные::по пилястрам высотой до 250 мм, 415-1011"
	шт.
	86,56 
	96,24 

	415-1012
	      по пилястрам высотой до 400 ммxe "Базы цементные::по пилястрам высотой до 400 мм, 415-1012"
	шт.
	125,56 
	139,60 

	415-1013
	      по пилястрам высотой до 500 ммxe "Базы цементные::по пилястрам высотой до 500 мм, 415-1013"
	шт.
	151,62 
	168,58 

	Группа: Балясины и полуболясины

	
	Балясины:

	415-0021
	      гипсовые цилиндрические бутылочные и квадратные без орнамента, высотой до 750 ммxe "Балясины::гипсовые цилиндрические бутылочные и квадратные без орнамента, высотой до 750 мм, 415-0021"
	шт.
	29,16 
	32,42 

	415-0022
	      гипсовые цилиндрические бутылочные и квадратные без орнамента, высотой до 1000 ммxe "Балясины::гипсовые цилиндрические бутылочные и квадратные без орнамента, высотой до 1000 мм, 415-0022"
	шт.
	46,05 
	51,19 

	415-1021
	      цементные цилиндрические бутылочные и квадратные без орнамента, высотой до 750 ммxe "Балясины::цементные цилиндрические бутылочные и квадратные без орнамента, высотой до 750 мм, 415-1021"
	шт.
	49,11 
	54,60 

	415-1022
	      цементные цилиндрические бутылочные и квадратные без орнамента, высотой до 1000 ммxe "Балясины::цементные цилиндрические бутылочные и квадратные без орнамента, высотой до 1000 мм, 415-1022"
	шт.
	76,74 
	85,32 

	
	Полубалясины:

	415-0031
	      гипсовые цилиндрические бутылочные и квадратные без орнамента, высотой до 750 ммxe "Полубалясины::гипсовые цилиндрические бутылочные и квадратные без орнамента, высотой до 750 мм, 415-0031"
	шт.
	29,47 
	32,76 

	415-0032
	      гипсовые цилиндрические бутылочные и квадратные без орнамента, высотой до 1000 ммxe "Полубалясины::гипсовые цилиндрические бутылочные и квадратные без орнамента, высотой до 1000 мм, 415-0032"
	шт.
	46,05 
	51,19 

	415-1031
	      цементные цилиндрические бутылочные и квадратные без орнамента, высотой до 750 ммxe "Полубалясины::цементные цилиндрические бутылочные и квадратные без орнамента, высотой до 750 мм, 415-1031"
	шт.
	49,11 
	54,60 

	415-1032
	      цементные цилиндрические бутылочные и квадратные без орнамента, высотой до 1000 ммxe "Полубалясины::цементные цилиндрические бутылочные и квадратные без орнамента, высотой до 1000 мм, 415-1032"
	шт.
	76,74 
	85,32 

	Группа: Вазы

	
	Вазы гипсовые:

	415-0041
	      гладкие высотой до 500 ммxe "Вазы гипсовые::гладкие высотой до 500 мм, 415-0041"
	шт.
	55,26 
	61,43 

	415-0042
	      гладкие высотой до 750 ммxe "Вазы гипсовые::гладкие высотой до 750 мм, 415-0042"
	шт.
	104,35 
	116,01 

	415-0043
	      гладкие высотой до 1000 ммxe "Вазы гипсовые::гладкие высотой до 1000 мм, 415-0043"
	шт.
	104,35 
	116,01 

	
	Вазы цементные:

	415-1041
	      гладкие высотой до 500 ммxe "Вазы цементные::гладкие высотой до 500 мм, 415-1041"
	шт.
	95,16 
	105,79 

	415-1042
	      гладкие высотой до 750 ммxe "Вазы цементные::гладкие высотой до 750 мм, 415-1042"
	шт.
	181,10 
	201,35 

	415-1043
	      гладкие высотой до 1000 ммxe "Вазы цементные::гладкие высотой до 1000 мм, 415-1043"
	шт.
	181,10 
	201,35 

	Группа: Венки

	
	Венки:

	415-0051
	      гипсовые диаметром до 500 ммxe "Венки::гипсовые диаметром до 500 мм, 415-0051"
	шт.
	58,32 
	64,84 

	415-0052
	      гипсовые диаметром до 1000 ммxe "Венки::гипсовые диаметром до 1000 мм, 415-0052"
	шт.
	150,40 
	167,22 

	415-1051
	      цементные с легким и сложным рисунком диаметром до 500 ммxe "Венки::цементные с легким и сложным рисунком диаметром до 500 мм, 415-1051"
	шт.
	101,29 
	112,62 

	415-1052
	      цементные с легким и сложным рисунком диаметром до 1000 ммxe "Венки::цементные с легким и сложным рисунком диаметром до 1000 мм, 415-1052"
	шт.
	239,41 
	266,18 

	Группа: Гербы

	
	Гербы:

	415-0061
	      гипсовые высотой до 500 ммxe "Гербы::гипсовые высотой до 500 мм, 415-0061"
	шт.
	70,60 
	78,49 

	415-0062
	      гипсовые высотой до 1000 ммxe "Гербы::гипсовые высотой до 1000 мм, 415-0062"
	шт.
	196,45 
	218,41 

	415-1061
	      цементные высотой до 500 ммxe "Гербы::цементные высотой до 500 мм, 415-1061"
	шт.
	119,71 
	133,09 

	415-1062
	      цементные высотой до 1000 ммxe "Гербы::цементные высотой до 1000 мм, 415-1062"
	шт.
	322,28 
	358,32 

	Группа: Гирлянды

	
	Гирлянды:

	415-0071
	      гипсовые длиной по огибу до 750 ммxe "Гирлянды::гипсовые длиной по огибу до 750 мм, 415-0071"
	шт.
	58,32 
	64,84 

	415-0072
	      гипсовые длиной по огибу до 1000 ммxe "Гирлянды::гипсовые длиной по огибу до 1000 мм, 415-0072"
	шт.
	104,36 
	116,03 

	415-1071
	      цементные длиной по огибу до 750 ммxe "Гирлянды::цементные длиной по огибу до 750 мм, 415-1071"
	шт.
	107,43 
	119,44 

	415-1072
	      цементные длиной по огибу до 1000 ммxe "Гирлянды::цементные длиной по огибу до 1000 мм, 415-1072"
	шт.
	174,97 
	194,53 

	Группа: Изделия и детали

	415-9001
	Детали лепные погонныеxe "Детали лепные погонные, 415-9001"
	м
	- 
	- 

	415-9002
	Детали лепные штучныеxe "Детали лепные штучные, 415-9002"
	шт.
	- 
	- 

	
	Изделия погонные гипсовые орнаментованные плоские, выпуклые и рельефные простого рисунка высотой:

	415-0301
	      до 50 ммxe "Изделия погонные гипсовые орнаментованные плоские, выпуклые и рельефные простого рисунка высотой::до 50 мм, 415-0301"
	м
	13,83 
	15,37 

	415-0302
	      до 100 ммxe "Изделия погонные гипсовые орнаментованные плоские, выпуклые и рельефные простого рисунка высотой::до 100 мм, 415-0302"
	м
	19,95 
	22,19 

	415-0303
	      до 200 ммxe "Изделия погонные гипсовые орнаментованные плоские, выпуклые и рельефные простого рисунка высотой::до 200 мм, 415-0303"
	м
	33,76 
	37,54 

	415-0304
	      до 300 ммxe "Изделия погонные гипсовые орнаментованные плоские, выпуклые и рельефные простого рисунка высотой::до 300 мм, 415-0304"
	м
	70,60 
	78,49 

	
	Изделия погонные цементные орнаментованные плоские, выпуклые и рельефные простого рисунка высотой:

	415-1301
	      до 50 ммxe "Изделия погонные цементные орнаментованные плоские, выпуклые и рельефные простого рисунка высотой::до 50 мм, 415-1301"
	м
	23,03 
	25,60 

	415-1302
	      до 100 ммxe "Изделия погонные цементные орнаментованные плоские, выпуклые и рельефные простого рисунка высотой::до 100 мм, 415-1302"
	м
	33,76 
	37,54 

	415-1303
	      до 200 ммxe "Изделия погонные цементные орнаментованные плоские, выпуклые и рельефные простого рисунка высотой::до 200 мм, 415-1303"
	м
	55,26 
	61,43 

	415-1304
	      до 300 ммxe "Изделия погонные цементные орнаментованные плоские, выпуклые и рельефные простого рисунка высотой::до 300 мм, 415-1304"
	м
	113,57 
	126,27 

	Группа: Капители гипсовые

	
	Капители гипсовые:

	415-0101
	      дорические и тосканские высотой до 250 ммxe "Капители гипсовые::дорические и тосканские высотой до 250 мм, 415-0101"
	шт.
	58,32 
	64,84 

	415-0102
	      дорические и тосканские высотой до 500 ммxe "Капители гипсовые::дорические и тосканские высотой до 500 мм, 415-0102"
	шт.
	128,92 
	143,33 

	415-0111
	      ионические высотой до 250 ммxe "Капители гипсовые::ионические высотой до 250 мм, 415-0111"
	шт.
	119,71 
	133,09 

	415-0112
	      ионические высотой до 500 ммxe "Капители гипсовые::ионические высотой до 500 мм, 415-0112"
	шт.
	257,83 
	286,65 

	415-0121
	      коринфские высотой до 500 ммxe "Капители гипсовые::коринфские высотой до 500 мм, 415-0121"
	шт.
	383,69 
	426,58 

	415-0122
	      коринфские высотой до 750 ммxe "Капители гипсовые::коринфские высотой до 750 мм, 415-0122"
	шт.
	552,50 
	614,27 

	415-0123
	      коринфские высотой до 1000 ммxe "Капители гипсовые::коринфские высотой до 1000 мм, 415-0123"
	шт.
	644,59 
	716,65 

	
	Капители цементные:

	415-1101
	      дорические и тосканские высотой до 250 ммxe "Капители цементные::дорические и тосканские высотой до 250 мм, 415-1101"
	шт.
	98,22 
	109,20 

	415-1102
	      дорические и тосканские высотой до 500 ммxe "Капители цементные::дорические и тосканские высотой до 500 мм, 415-1102"
	шт.
	211,79 
	235,47 

	415-1111
	      ионические высотой до 250 ммxe "Капители цементные::ионические высотой до 250 мм, 415-1111"
	шт.
	208,72 
	232,05 

	415-1112
	      ионические высотой до 500 ммxe "Капители цементные::ионические высотой до 500 мм, 415-1112"
	шт.
	445,07 
	494,83 

	415-1121
	      коринфские сборные высотой до 500 ммxe "Капители цементные::коринфские сборные высотой до 500 мм, 415-1121"
	шт.
	644,59 
	716,65 

	415-1122
	      коринфские сборные высотой до 750 ммxe "Капители цементные::коринфские сборные высотой до 750 мм, 415-1122"
	шт.
	951,61 
	1 058,00 

	415-1123
	      коринфские сборные высотой до 1000 ммxe "Капители цементные::коринфские сборные высотой до 1000 мм, 415-1123"
	шт.
	1 074,29 
	1 194,40 

	Группа: Картуши

	
	Картуши гипсовые:

	415-0131
	      с наибольшим измерением (высота, ширина) до 500 ммxe "Картуши гипсовые::с наибольшим измерением (высота, ширина) до 500 мм, 415-0131"
	шт.
	59,72 
	66,39 

	415-0132
	      с наибольшим измерением (высота, ширина) до 750 ммxe "Картуши гипсовые::с наибольшим измерением (высота, ширина) до 750 мм, 415-0132"
	шт.
	107,49 
	119,50 

	415-0133
	      с наибольшим измерением (высота, ширина) до 1000 ммxe "Картуши гипсовые::с наибольшим измерением (высота, ширина) до 1000 мм, 415-0133"
	шт.
	209,03 
	232,40 

	
	Картуши цементные:

	415-1131
	      с наибольшим измерением (высота, ширина) до 500 ммxe "Картуши цементные::с наибольшим измерением (высота, ширина) до 500 мм, 415-1131"
	шт.
	95,56 
	106,24 

	415-1132
	      с наибольшим измерением (высота, ширина) до 750 ммxe "Картуши цементные::с наибольшим измерением (высота, ширина) до 750 мм, 415-1132"
	шт.
	171,97 
	191,20 

	415-1133
	      с наибольшим измерением (высота, ширина) до 1000 ммxe "Картуши цементные::с наибольшим измерением (высота, ширина) до 1000 мм, 415-1133"
	шт.
	334,41 
	371,80 

	Группа: Кронштейны и модульоны

	
	Кронштейны и модульоны гипсовые:

	415-0141
	      гладкие с наибольшим измерением до 200 ммxe "Кронштейны и модульоны гипсовые::гладкие с наибольшим измерением до 200 мм, 415-0141"
	шт.
	12,28 
	13,66 

	415-0142
	      гладкие с наибольшим измерением до 300 ммxe "Кронштейны и модульоны гипсовые::гладкие с наибольшим измерением до 300 мм, 415-0142"
	шт.
	22,86 
	25,42 

	415-0143
	      гладкие с наибольшим измерением до 400 ммxe "Кронштейны и модульоны гипсовые::гладкие с наибольшим измерением до 400 мм, 415-0143"
	шт.
	22,86 
	25,42 

	415-0144
	      гладкие с наибольшим измерением до 500 ммxe "Кронштейны и модульоны гипсовые::гладкие с наибольшим измерением до 500 мм, 415-0144"
	шт.
	64,04 
	71,20 

	
	Кронштейны и модульоны цементные:

	415-1141
	      гладкие с наибольшим измерением до 200 ммxe "Кронштейны и модульоны цементные::гладкие с наибольшим измерением до 200 мм, 415-1141"
	шт.
	23,03 
	25,60 

	415-1142
	      гладкие с наибольшим измерением до 300 ммxe "Кронштейны и модульоны цементные::гладкие с наибольшим измерением до 300 мм, 415-1142"
	шт.
	147,33 
	163,80 

	415-1143
	      гладкие с наибольшим измерением до 400 ммxe "Кронштейны и модульоны цементные::гладкие с наибольшим измерением до 400 мм, 415-1143"
	шт.
	147,33 
	163,80 

	415-1144
	      гладкие с наибольшим измерением до 500 ммxe "Кронштейны и модульоны цементные::гладкие с наибольшим измерением до 500 мм, 415-1144"
	шт.
	270,11 
	300,31 

	Группа: Листы

	
	Листы гипсовые:

	415-0171
	      гладкие высотой до 150 ммxe "Листы гипсовые::гладкие высотой до 150 мм, 415-0171"
	шт.
	9,21 
	10,24 

	415-0172
	      гладкие высотой до 250 ммxe "Листы гипсовые::гладкие высотой до 250 мм, 415-0172"
	шт.
	12,28 
	13,66 

	415-0173
	      гладкие высотой до 400 ммxe "Листы гипсовые::гладкие высотой до 400 мм, 415-0173"
	шт.
	23,03 
	25,60 

	
	Листы цементные:

	415-1171
	      гладкие высотой до 150 ммxe "Листы цементные::гладкие высотой до 150 мм, 415-1171"
	шт.
	16,88 
	18,77 

	415-1172
	      гладкие высотой до 250 ммxe "Листы цементные::гладкие высотой до 250 мм, 415-1172"
	шт.
	23,03 
	25,60 

	415-1173
	      гладкие высотой до 400 ммxe "Листы цементные::гладкие высотой до 400 мм, 415-1173"
	шт.
	39,90 
	44,36 

	Группа: Маски-замки

	
	Маски-замки:

	415-0201
	      гипсовые высотой до 250 ммxe "Маски-замки::гипсовые высотой до 250 мм, 415-0201"
	шт.
	58,32 
	64,84 

	415-0202
	      гипсовые высотой до 500 ммxe "Маски-замки::гипсовые высотой до 500 мм, 415-0202"
	шт.
	58,32 
	64,84 

	415-1201
	      цементные высотой до 250 ммxe "Маски-замки::цементные высотой до 250 мм, 415-1201"
	шт.
	95,16 
	105,79 

	415-1202
	      цементные высотой до 500 ммxe "Маски-замки::цементные высотой до 500 мм, 415-1202"
	шт.
	95,16 
	105,79 

	Группа: Поручни

	
	Поручни:

	415-0321
	      гипсовые шириной до 250 ммxe "Поручни::гипсовые шириной до 250 мм, 415-0321"
	м
	113,60 
	126,30 

	415-1321
	      цементные шириной до 250 ммxe "Поручни::цементные шириной до 250 мм, 415-1321"
	м
	170,45 
	189,51 

	Группа: Решетки

	
	Решетки:

	415-0351
	      гипсовые вентиляционные площадью до 0,1 м2xe "Решетки::гипсовые вентиляционные площадью до 0,1 м2, 415-0351"
	шт.
	33,76 
	37,54 

	415-0352
	      гипсовые вентиляционные площадью до 0,4 м2xe "Решетки::гипсовые вентиляционные площадью до 0,4 м2, 415-0352"
	шт.
	64,45 
	71,66 

	Группа: Розетки потолочные

	
	Розетки гипсовые:

	415-0331
	      кессонные круглые диаметром до 200 ммxe "Розетки гипсовые::кессонные круглые диаметром до 200 мм, 415-0331"
	шт.
	23,03 
	25,60 

	415-0332
	      кессонные круглые диаметром до 300 ммxe "Розетки гипсовые::кессонные круглые диаметром до 300 мм, 415-0332"
	шт.
	23,03 
	25,60 

	415-0341
	      потолочные круглые диаметром до 500 ммxe "Розетки гипсовые::потолочные круглые диаметром до 500 мм, 415-0341"
	шт.
	61,30 
	68,16 

	415-0342
	      потолочные круглые диаметром до 800 ммxe "Розетки гипсовые::потолочные круглые диаметром до 800 мм, 415-0342"
	шт.
	98,22 
	109,20 

	
	Розетки цементные:

	415-1331
	      кессонные круглые диаметром до 200 ммxe "Розетки цементные::кессонные круглые диаметром до 200 мм, 415-1331"
	шт.
	36,79 
	40,90 

	415-1332
	      кессонные круглые диаметром до 300 ммxe "Розетки цементные::кессонные круглые диаметром до 300 мм, 415-1332"
	шт.
	36,79 
	40,90 

	415-1341
	      потолочные круглые диаметром до 500 ммxe "Розетки цементные::потолочные круглые диаметром до 500 мм, 415-1341"
	шт.
	36,79 
	40,90 

	415-1342
	      потолочные круглые диаметром до 800 ммxe "Розетки цементные::потолочные круглые диаметром до 800 мм, 415-1342"
	шт.
	157,14 
	174,71 

	Группа: Сухари

	
	Сухари:

	415-0361
	      гипсовые высотой до 150 ммxe "Сухари::гипсовые высотой до 150 мм, 415-0361"
	шт.
	12,28 
	13,66 

	415-0362
	      гипсовые высотой до 250 ммxe "Сухари::гипсовые высотой до 250 мм, 415-0362"
	шт.
	18,42 
	20,48 

	415-1361
	      цементные гладкие высотой до 150 ммxe "Сухари::цементные гладкие высотой до 150 мм, 415-1361"
	шт.
	23,03 
	25,60 

	415-1362
	      цементные гладкие высотой до 250 ммxe "Сухари::цементные гладкие высотой до 250 мм, 415-1362"
	шт.
	30,71 
	34,14 

	Группа: Триглифы

	
	Триглифы гипсовые:

	415-0371
	      высотой до 250 ммxe "Триглифы гипсовые::высотой до 250 мм, 415-0371"
	шт.
	52,98 
	58,36 

	415-0372
	      высотой до 350 ммxe "Триглифы гипсовые::высотой до 350 мм, 415-0372"
	шт.
	52,98 
	58,36 

	415-0373
	      высотой до 750 ммxe "Триглифы гипсовые::высотой до 750 мм, 415-0373"
	шт.
	77,76 
	85,66 

	
	Триглифы цементные:

	415-1371
	      высотой до 250 ммxe "Триглифы цементные::высотой до 250 мм, 415-1371"
	шт.
	81,17 
	89,41 

	415-1372
	      высотой до 350 ммxe "Триглифы цементные::высотой до 350 мм, 415-1372"
	шт.
	81,17 
	89,41 

	415-1373
	      высотой до 750 ммxe "Триглифы цементные::высотой до 750 мм, 415-1373"
	шт.
	121,75 
	134,12 

	Группа: Шишки

	
	Шишки:

	415-0381
	      гипсовые орнаментованные высотой до 250 ммxe "Шишки::гипсовые орнаментованные высотой до 250 мм, 415-0381"
	шт.
	23,03 
	25,60 

	415-1381
	      цементные орнаментованные высотой до 250 ммxe "Шишки::цементные орнаментованные высотой до 250 мм, 415-1381"
	шт.
	40,22 
	44,72 

	Группа: Эмблемы

	
	Эмблемы гипсовые:

	415-0401
	      круглые диаметром до 200 ммxe "Эмблемы гипсовые::круглые диаметром до 200 мм, 415-0401"
	шт.
	5,50 
	6,12 

	415-0402
	      круглые диаметром до 300 ммxe "Эмблемы гипсовые::круглые диаметром до 300 мм, 415-0402"
	шт.
	12,77 
	14,20 

	415-0403
	      круглые диаметром до 500 ммxe "Эмблемы гипсовые::круглые диаметром до 500 мм, 415-0403"
	шт.
	35,80 
	39,80 

	415-0404
	      круглые диаметром до 800 ммxe "Эмблемы гипсовые::круглые диаметром до 800 мм, 415-0404"
	шт.
	91,74 
	102,00 

	415-0411
	      портальные площадью до 0,5 м2xe "Эмблемы гипсовые::портальные площадью до 0,5 м2, 415-0411"
	шт.
	91,74 
	102,00 

	415-0412
	      портальные площадью до 0,75 м2xe "Эмблемы гипсовые::портальные площадью до 0,75 м2, 415-0412"
	шт.
	136,90 
	152,20 

	415-0413
	      портальные площадью до 1 м2xe "Эмблемы гипсовые::портальные площадью до 1 м2, 415-0413"
	шт.
	182,59 
	203,00 

	
	Эмблемы цементные:

	415-1401
	      круглые диаметром до 200 ммxe "Эмблемы цементные::круглые диаметром до 200 мм, 415-1401"
	шт.
	8,82 
	9,80 

	415-1402
	      круглые диаметром до 300 ммxe "Эмблемы цементные::круглые диаметром до 300 мм, 415-1402"
	шт.
	20,41 
	22,70 

	415-1403
	      круглые диаметром до 500 ммxe "Эмблемы цементные::круглые диаметром до 500 мм, 415-1403"
	шт.
	57,20 
	63,60 

	415-1404
	      круглые диаметром до 800 ммxe "Эмблемы цементные::круглые диаметром до 800 мм, 415-1404"
	шт.
	146,79 
	163,20 

	415-1411
	      портальные площадью до 0,5 м2xe "Эмблемы цементные::портальные площадью до 0,5 м2, 415-1411"
	шт.
	146,79 
	163,20 

	415-1412
	      портальные площадью до 0,75 м2xe "Эмблемы цементные::портальные площадью до 0,75 м2, 415-1412"
	шт.
	219,02 
	243,50 

	415-1413
	      портальные площадью до 1 м2xe "Эмблемы цементные::портальные площадью до 1 м2, 415-1413"
	шт.
	295,03 
	328,01 


Алфавитный указатель

(наименование материала, отраслевой код ресурса, страница сборника)



Kирпич керамический полнотелый с технологическими пустотами одинарный, размером 250х120х65 мм, марка

25, 404-0092
85

35, 404-0093
85

50, 404-0094
85

75, 404-0095
85

100, 404-0096
85

125, 404-0097
85

150, 404-0099
85

175, 404-0098
85

200, 404-0100
85

250, 404-0112
85

300, 404-0113
85

Kирпич керамический полнотелый с технологическими пустотами утолщенный, размером 250х120х88 мм, марка

25, 404-0138
86

35, 404-0139
86

50, 404-0140
86

75, 404-0153
86

100, 404-0154
86

125, 404-0155
86

150, 404-0156
86

175, 404-0157
86

200, 404-0158
86

250, 404-0159
86

300, 404-0160
86

Kирпич керамический полнотелый утолщенный, размером 250х120х88 мм, марка

25, 404-0114
86

35, 404-0115
86

50, 404-0116
86

75, 404-0117
86

100, 404-0118
86

125, 404-0119
86

150, 404-0120
86

175, 404-0133
86

200, 404-0134
86

250, 404-0135
86

300, 404-0137
86

Kолодцы сборные бетонные объемные из бетона класса В15, массой до 5 т, 403-8320
26

Айва японская, высота 0,75-1,0 м, 414-0231
130

Акация белая, крупномерная (с комом земли 1,2х1,2 м), высота 3,5-4 м, 414-0001
129

Акация белая, средний размер, высота 3,0-3,5 м, 414-0049
129

Акация желтая форма плакучая, повышенный стандарт (с комом земли), высота 3,0-3,5 м, 414-0021
129

Акация желтая, высота 0,75-1,0 м, 414-0240
129

Акация шаровидная с кроной 2-3 года, высота 1,5-3 м, 414-0071
129

Акация шаровидная с кроной 4-6 лет, высота 1,5-3 м, 414-0072
129

Анкер цилиндрический

железобетонный, 403-2991
19

из бетона В15 с расходом арматуры 70 кг/м3, 403-8063
19

АЦ-1 /бетон В15, объем 0,12 м3, арматура 8,5 кг/, 403-8064
19

Анкера 3-х лучевые для крепления оттяжек анкерных опор контактной сети, бетон В30 (М400), расход арматуры 150кг/м3, 403-8155
19

Анкера железобетонные 3-лучевые для крепления оттяжек анкерных опор контактной сети, 403-1321
19

Анкера железобетонные, 403-9203
19

Арболитовые изделия неармированные теплоизоляционные, класс В 1,0, 403-0153
18

Асфальт литой

для гидротехнических сооружений, 410-1021
102

для гидротехнических сооружений, 410-9062
102

для покрытий тротуаров тип I (жесткий), 410-0053
102

для покрытий тротуаров тип II (жесткий), 410-0054
102

для покрытий тротуаров, 410-9059
102

для покрытий тротуаров, 410-1020
102

песчаный, 410-9060
102

Асфальт литой для верхних слоев покрытий проезжей части тип

I (жесткий), 410-0051
102

II (жесткий), 410-0052
102

Асфальтобетон плотный среднезернистый щебеночный, 410-9061
101

Асфальтобетон, 410-9001
101

Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для высокопористого асфальтобетона песчаные), марка

I, 410-0025
102

II, 410-0026
102

Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для высокопористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка

I, 410-0023
102

II, 410-0024
102

Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка

I, тип А, 410-0001
101

I, тип Б, 410-0002
101

I, тип В, 410-0003
101

I, тип Г, 410-0004
101

II, тип А, 410-0005
101

II, тип Б, 410-0006
101

II, тип В, 410-0007
101

II, тип Г, 410-0008
101

II, тип Д, 410-0009
102

III, тип Б, 410-0010
102

III, тип В, 410-0011
102

III, тип Г, 410-0012
102

III, тип Д, 410-0013
102

Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка

I, 410-0021
102

II, 410-0022
102

Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетонные плотные (горячие и теплые) щебеночные и гравийные мелкозернистые, 410-9032
102

Асфальтовые маты на мешковине, 410-3211
101

Асфальтовые маты на мешковине, 410-9106
101

Базы гипсовые

под колонны высотой до 250 мм, 415-0001
132

под колонны высотой до 400 мм, 415-0002
132

под колонны высотой до 500 мм, 415-0003
132

по пилястрам высотой до 250 мм, 415-0011
132

по пилястрам высотой до 400 мм, 415-0012
132

по пилястрам высотой до 500 мм, 415-0013
132

Базы цементные

под колонны высотой до 250 мм, 415-1001
133

под колонны высотой до 400 мм, 415-1002
133

под колонны высотой до 500 мм, 415-1003
133

по пилястрам высотой до 250 мм, 415-1011
133

по пилястрам высотой до 400 мм, 415-1012
133

по пилястрам высотой до 500 мм, 415-1013
133

Балки (плиты) пролетных строений пешеходных мостов, длиной

до 18 м из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 150 кг/м3, 403-0029
21

свыше 18 до 21 м из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 150 кг/м3, 403-0030
21

Балки железобетонные

двускатные, 403-2021
19

для открытых распределительных устройств, 403-9037
19

обвязочные, 403-2031
19

одноярусных эстакад трубопроводов, 403-5010
19

перекрытий, 403-2041
19

подкрановые, 403-2001
19

пролетных строений мостов, 403-1000
19

пролетных строений мостов на железных дорогах, 403-1010
19

пролетных строений мостов на автомобильных дорогах, 403-1020
19

пролетных строений пешеходных мостов, 403-1030
19

силосные, 403-4050
19

стропильные, 403-2011
19

фундаментные, 403-6001
19

Балки железобетонные для перекрытий, 403-2111
62

Балки железобетонные для покрытий, 403-0926
62

Балки железобетонные, 403-2000
19

Балки керамзитобетонные для стен с утепленной кладкой объемом

до 0,2 м3 с уголками из бетона плотностью менее 1600 кг/м3 класса В12,5 (М150) с расходом арматуры 330 кг/м3 (с учетом уголка), 403-7944
20

до 0,3 м3 без уголков из бетона плотностью менее 1600 кг/м3 класса В7,5 (М100) с расходом арматуры до 50 кг/м3, 403-7945
20

Балки коробчатого сечения длиной

до 3 м, массой до 5т, из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 70 кг/м3, 403-8251
20

от 3 до 12 м, массой до 5 т, из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 60 кг/м3, 403-8252
20

Балки обвязочные

прямоугольного сечения, длиной до 6 м, из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 150 кг/м3, 403-7942
19

с консольным выступлением длиной 6 м, из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 150 кг/м3, 403-7943
19

Балки одноярусных эстакад трубопроводов

двутавровые ТУ 66-164-87 с изм. Из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 80 кг/м3, 403-8213
20

решетчатые ТУ 66-164-87 с изм. Из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 100 кг/м3, 403-8214
20

Балки перекрытий каналов

из бетона класса В20 (М250) с расходом арматуры 150 кг/м3 длиной до 3 м, 403-8086
20

из бетона класса В20 (М250) с расходом арматуры 150 кг/м3, длиной более 3м, 403-8087
20

Б 5 А-III /бетон В22,5 (М300), объем 0,24 м3, расход ар-ры 35,41 кг/ (серия 3.006.1-2/82 вып.2-2), 403-8381
20

Балки подкрановые пролетом

6 м, объемом до 1,5 м3 из бетона В30 (М400) с расходом арматуры (при напрягаемой арматуре класса АIV) 140 кг/м3 под грузоподъемность крана 5т; 10т; 12,5 т, 403-7880
20

6 м, объемом до 1,5 м3 из бетона В40 (М550) с расходом арматуры (при напрягаемой арматуре класса АIV) 172 кг/м3 под грузоподъемность крана 16/3,2 т, 403-7881
20

6 м, объемом до 1,5 м3 из бетона В40 (М550) с расходом арматуры (при напрягаемой арматуре класса АIV) 201 кг/м3 под грузоподъемность крана 20/5 т, 403-7882
20

6 м, объемом до 1,5 м3 из бетона В45 (М 600) с расходом арматуры (при напрягаемой арматуре класса АIV) 235 кг/м3 под грузоподъемность крана 32/5 т, 403-7883
20

12 м, объемом более 1,5 м3 из бетона В30 (М400) с расходом арматуры (при напрягаемой арматуре класса АIV) 150 кг/м3 под грузоподъемность крана 5т; 10т; 12,5 т, 403-7884
20

12 м, объемом до 1,5 м3 из бетона В40 (М550) с расходом арматуры (при напрягаемой арматуре класса АIV) 182 кг/м3 под грузоподъемность крана 16/3,2 т, 403-7885
20

12 м, объемом до 1,5 м3 из бетона В40 (М550) с расходом арматуры (при напрягаемой арматуре класса АIV) 203 кг/м3 под грузоподъемность крана 20/5 т, 403-7886
20

12 м, объемом до 1,5 м3 из бетона В45 (М 600) с расходом арматуры (при напрягаемой арматуре класса АIV) 253 кг/м3 под грузоподъемность крана 32/5 т, 403-7887
20

Балки пролетных строений на

железных дорогах, длиной до 12 м из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 100 кг/м3, 403-0019
20

железных дорогах, длиной свыше 12 м из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 100 кг/м3, 403-0020
20

железных дорогах, длиной свыше 16,5 м до 27,6 м из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 120 кг/м3, 403-0026
20

автомобильных дорогах, длиной до 17 м из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 100 кг/м3, 403-0027
20

автомобильных дорогах, длиной от 18 до 42 м из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 100 кг/м3, 403-0028
20

автомобильных дорогах Б1-12-4НБ /бетон В25 (М350), объем 4,36 м3, расход ар-ры 1096,8 кг/ (серия 3.503.1-73), 403-6041
20

автомобильных дорогах Б1-15-4НБ /бетон В25 (М350), объем 5,44 м3, расход ар-ры 1465,57 кг/ (серия 3.503.1-73), 403-6042
20

автомобильных дорогах Б1-18-4НБ /бетон В25 (М350), объем 7,04 м3, расход ар-ры 2038,28 кг/ (серия 3.503.1-73), 403-6043
20

автомобильных дорогах Б2-12-4НБ /бетон В25 (М350), объем 4,36 м3, расход ар-ры 1254,81 кг/ (серия 3.503.1-73), 403-6070
21

автомобильных дорогах Б2-15-4НБ /бетон В25 (М350), объем 5,44 м3, расход ар-ры 1634,17 кг/ (серия 3.503.1-73), 403-6071
21

автомобильных дорогах Б2-18-4СВ /бетон В25 (М350), объем 7,04 м3, расход ар-ры 2261,84 кг/ (серия 3.503.1-73), 403-6101
21

Балки силосные, из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 100 кг/м3, 403-8302
21

Балки стропильные двускатные

решетчатые объемом до 2,0 м3 из бетона В30(М400) с расходом арматуры 110 кг/м3, 403-7929
21

решетчатые, объемом более 2,0 м3 из бетона В40 (М550) с расходом арматуры 180 кг/м3, 403-7930
21

Балки стропильные для покрытий зданий с пролетом

6 и 9 м, из бетона В30 (М 400), объемом до 1,5 м3 с расходом арматуры 130 кг/м3, 403-7919
21

более 9 м, из бетона В30 (М 400), объемом более 1,5 м3 с расходом арматуры 150 кг/м3, 403-7920
21

Балки фундаментные

2БФ6-1АIV /бетон В25 (М350), объем 0,4 м3, расход ар-ры 54,8 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 1), 403-7890
21

2БФ6-2АIV /бетон В25 (М350), объем 0,4 м3, расход ар-ры 48,4 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 1), 403-7891
21

2БФ6-3АIV /бетон В25 (М350), объем 0,4 м3, расход ар-ры 42,6 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 1), 403-7892
21

2БФ6-4АIV /бетон В20 (М250), объем 0,4 м3, расход ар-ры 37,4 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 1), 403-7893
21

2БФ6-5АIV /бетон В20 (М250), объем 0,4 м3, расход ар-ры 28,6 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 1), 403-7894
21

2БФ6-6АIV /бетон В15 (М200), объем 0,4 м3, расход ар-ры 21,4 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 1), 403-7895
21

3БФ6-1АIV /бетон В30 (М400), объем 0,52м3, расход ар-ры 73,7 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 1), 403-7896
21

3БФ6-2АIV /бетон В30 (М400), объем 0,52м3, расход ар-ры 63,3 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 1), 403-7897
21

3БФ6-3АIV /бетон В25 (М350), объем 0,52м3, расход ар-ры 56,9 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 1), 403-7898
21

3БФ6-4АIV /бетон В25 (М350), объем 0,52м3, расход ар-ры 44,3 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 1), 403-7899
21

3БФ6-5АIV /бетон В15 (М200), объем 0,52м3, расход ар-ры 23,2 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 1), 403-7900
21

4БФ6-1АIV /бетон В30 (М400), объем 0,60м3, расход ар-ры 111 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 1), 403-7901
21

4БФ6-2АIV /бетон В30 (М400), объем 0,60м3, расход ар-ры 98,2 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 1), 403-7902
21

4БФ6-3АIV /бетон В30 (М400), объем 0,60м3, расход ар-ры 79,1кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 1), 403-7903
21

4БФ6-4АIV /бетон В25 (М350), объем 0,60м3, расход ар-ры 68,7 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 1), 403-7904
21

4БФ6-5АIV /бетон В25 (М350), объем 0,60м3, расход ар-ры 62,3 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 1), 403-7905
21

1БФ 40-1AIII /бетон В25 (М350), объем 0,21 м3, расход ар-ры 27,3 кг/, 403-8338
21

1БФ 40-2AIII /бетон В15 (М200), объем 0,21 м3, расход ар-ры 9,6 кг/, 403-8339
21

1БФ 45-1AIII /бетон В25 (М350), объем 0,24 м3, расход ар-ры 30,5 кг/, 403-8340
21

1БФ 45-2AIII /бетон В15 (М200), объем 0,24 м3, расход ар-ры 10,7 кг/, 403-8341
21

1БФ 51-1AIII /бетон В25 (М350), объем 0,27 м3, расход ар-ры 34,5 кг/, 403-8342
21

1БФ 51-2AIII /бетон В15 (М200), объем 0,27 м3, расход ар-ры 12,2 кг/, 403-8343
21

1БФ 55-1AIII /бетон В25 (М350), объем 0,3 м3, расход ар-ры 37,4 кг/, 403-8344
21

1БФ 55-2AIII /бетон В15 (М200), объем 0,3 м3, расход ар-ры 13,1 кг/, 403-8345
22

1БФ 60-1AIII /бетон В25 (М350), объем 0,32 м3, расход ар-ры 37,7 кг/, 403-8346
22

1БФ 60-2AIII /бетон В15 (М200), объем 0,32 м3, расход ар-ры 14,2 кг/, 403-8347
22

2БФ 45-1AIII /бетон В25 (М350), объем 0,3 м3, расход ар-ры 46,2 кг/, 403-8348
22

2БФ 51-1AIII /бетон В25 (М350), объем 0,34 м3, расход ар-ры 52,2 кг/, 403-8349
22

2БФ 55-2AIII /бетон В25 (М350), объем 0,31 м3, расход ар-ры 47,2 кг/, 403-8350
22

2БФ 60-1 /бетон В25 (М350), объем 0,40м3, расход ар-ры 67,2 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 5, 6), 403-7906
22

2БФ 60-2 /бетон В25 (М350), объем 0,40м3, расход ар-ры 60,6 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 5, 6), 403-7907
22

2БФ 60-3 /бетон В20 (М250), объем 0,40м3, расход ар-ры 50,4 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 5, 6), 403-7908
22

2БФ 60-4 /бетон В20 (М250), объем 0,40м3, расход ар-ры 40,0 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 5, 6), 403-7909
22

2БФ 60-5 /бетон В15 (М200), объем 0,40м3, расход ар-ры 25,0 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 5, 6), 403-7910
22

2БФ 60-6 /бетон В15 (М200), объем 0,40м3, расход ар-ры 21,2 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 5, 6), 403-7911
22

3БФ 60-1 /бетон В25 (М350), объем 0,52м3, расход ар-ры 103,7 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 5, 6), 403-7912
22

3БФ 60-2 /бетон В25 (М350), объем 0,52м3, расход ар-ры 87,7 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 5, 6), 403-7913
22

3БФ 60-3 /бетон В25 (М350), объем 0,52м3, расход ар-ры 81,70 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 5, 6), 403-7914
22

3БФ 60-4 /бетон В22,5 (М300), объем 0,52м3, расход ар-ры 76,30 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 5, 6), 403-7915
22

3БФ 60-5 /бетон В20 (М250), объем 0,52м3, расход ар-ры 62,70 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 5, 6), 403-7916
22

3БФ 60-6 /бетон В20 (М250), объем 0,52м3, расход ар-ры 31,30 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 5, 6), 403-7917
22

3БФ 60-7 /бетон В20 (М250), объем 0,52м3, расход ар-ры 26,90 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 5, 6), 403-7918
22

Балки фундаментные железобетонные, объемом

до 0,5 м3 из бетона В20 (М250) с расходом арматуры 100 кг/м3, 403-7888
21

более 0,5 м3 из бетона В20 (М250) с расходом арматуры 100 кг/м3, 403-7889
21

Балласт гравийно-песчаный, 408-0428
97

Балласт гравийно-песчаный, 408-9180
97

Балласт гравийный, 408-0432
97

Балласт песчаный, 408-0430
97

Балласт песчаный, 408-9190
97

Балласт щебеночный, 408-9200
97

Балласт, 408-9170
97

Балясины

гипсовые цилиндрические бутылочные и квадратные без орнамента, высотой до 750 мм, 415-0021
133

гипсовые цилиндрические бутылочные и квадратные без орнамента, высотой до 1000 мм, 415-0022
133

цементные цилиндрические бутылочные и квадратные без орнамента, высотой до 750 мм, 415-1021
133

цементные цилиндрические бутылочные и квадратные без орнамента, высотой до 1000 мм, 415-1022
133

Барбарис, 414-0241
130

Барбарис, высота 0,75-1,0 м, 414-0232
130

Башмаки железобетонные, 403-0928
62

Береза бородавчатая, крупномерная (с комом земли 1,2х1,2 м), высота 3,5-4 м, 414-0002
129

Береза бородавчатая, повышенный стандарт (с комом земли), высота 3,0-3,5 м, 414-0022
129

Береза бородавчатая, средний размер, высота 3,0-3,5 м, 414-0058
129

Бересклет европейский, высота 0,75-1,0 м, 414-0233
130

Бересклет, 414-0242
130

Бетон гидротехнический (на сульфатостойком портландцементе), класс

В3,5 (М50), 401-0221
3

В5 (М75), 401-0222
3

В7,5 (М100), 401-0223
3

В10 (М150), 401-0224
3

В12,5 (М150), 401-0225
3

В15 (М200), 401-0226
3

В20 (М250), 401-0227
3

В22,5 (М300), 401-0228
3

В25 (М350), 401-0229
3

В27,5 (М350), 401-0230
3

В30 (М400), 401-0231
3

В35 (М450), 401-0232
3

В40 (М550), 401-0233
3

В45 (М600), 401-0234
3

В50 (М700), 401-0235
3

В55 (М700), 401-0236
3

В60 (М800), 401-0237
3

Бетон гидротехнический класс В30, W8, F300, 401-9101
3

Бетон гидротехнический, 401-9100
3

Бетон гидротехнический, класс

В3,5 (М50), 401-0201
3

В5 (М75), 401-0202
3

В7,5 (М100), 401-0203
3

В10 (М150), 401-0204
3

В12,5 (М150), 401-0205
3

В15 (М200), 401-0206
3

В20 (М250), 401-0207
3

В22,5 (М300), 401-0208
3

В25 (М350), 401-0209
3

В27,5 (М350), 401-0210
3

В30 (М400), 401-0211
3

В35 (М450), 401-0212
3

В40 (М550), 401-0213
3

В45 (М600), 401-0214
3

В50 (М700), 401-0215
3

В55 (М700), 401-0216
3

В60 (М800), 401-0217
3

Бетон дорожный

низших марок («тощий»), 401-9012
5

для верхнего слоя и однослойных покрытий, 401-9013
5

для нижнего слоя, 401-9014
5

Бетон дорожный, 401-9010
5

Бетон дорожный, класс

В3,5 (М50), 401-0101
4

В5 (М75), 401-0102
4

В7,5 (М100), 401-0103
4

В10 (М150), 401-0104
4

В12,5 (М150), 401-0105
4

В15 (М200), 401-0106
4

В20 (М250), 401-0107
4

В22,5 (М300), 401-0108
4

В25 (М350), 401-0109
4

В27,5 (М350), 401-0110
4

В30 (М400), 401-0111
4

В35 (М450), 401-0112
4

В40 (М550), 401-0113
4

В45 (М600), 401-0114
4

В50 (М700), 401-0115
4

В55 (М700), 401-0116
4

В60 (М800), 401-0117
4

Бетон дорожный, крупность заполнителя

более 40 мм, класс В3,5 (М50), 401-0121
4

более 40 мм, класс В5 (М75), 401-0122
4

более 40 мм, класс В7,5 (М100), 401-0123
4

более 40 мм, класс В10 (М150), 401-0124
4

более 40 мм, класс В12,5 (М150), 401-0125
4

более 40 мм, класс В15 (М200), 401-0126
4

более 40 мм, класс В20 (М250), 401-0127
4

более 40 мм, класс В22,5 (М300), 401-0128
4

более 40 мм, класс В25 (М350), 401-0129
4

более 40 мм, класс В27,5 (М350), 401-0130
4

более 40 мм, класс В30 (М400), 401-0131
4

более 40 мм, класс В35 (М450), 401-0132
4

более 40 мм, класс В40 (М550), 401-0133
4

более 40 мм, класс В45 (М600), 401-0134
4

более 40 мм, класс В50 (М700), 401-0135
4

более 40 мм, класс В55 (М700), 401-0136
4

более 40 мм, класс В60 (М800), 401-0137
4

40 мм, класс В3,5 (М50), 401-0141
4

40 мм, класс В5 (М75), 401-0142
4

40 мм, класс В7,5 (М100), 401-0143
4

40 мм, класс В10 (М150), 401-0144
4

40 мм, класс В12,5 (М150), 401-0145
4

40 мм, класс В15 (М200), 401-0146
4

40 мм, класс В20 (М250), 401-0147
4

40 мм, класс В22,5 (М300), 401-0148
4

40 мм, класс В25 (М350), 401-0149
4

40 мм, класс В27,5 (М350), 401-0150
4

40 мм, класс В30 (М400), 401-0151
4

40 мм, класс В35 (М450), 401-0152
4

40 мм, класс В40 (М550), 401-0153
4

40 мм, класс В45 (М600), 401-0154
4

40 мм, класс В50 (М700), 401-0155
4

40 мм, класс В55 (М700), 401-0156
4

40 мм, класс В60 (М800), 401-0157
4

20 мм, класс В3,5 (М50), 401-0161
4

20 мм, класс В5 (М75), 401-0162
4

20 мм, класс В7,5 (М100), 401-0163
4

20 мм, класс В10 (М150), 401-0164
4

20 мм, класс В12,5 (М150), 401-0165
4

20 мм, класс В15 (М200), 401-0166
4

20 мм, класс В20 (М250), 401-0167
4

20 мм, класс В22,5 (300), 401-0168
4

20 мм, класс В25 (М350), 401-0169
4

20 мм, класс В27,5 (М350), 401-0170
4

20 мм, класс В30 (М400), 401-0171
4

20 мм, класс В35 (М450), 401-0172
5

20 мм, класс В40 (М550), 401-0173
5

20 мм, класс В45 (М600), 401-0174
5

20 мм, класс В50 (М700), 401-0175
5

20 мм, класс В55 (М700), 401-0176
5

20 мм, класс В60 (М800), 401-0177
5

10 мм, класс В3,5 (М50), 401-0181
5

10 мм, класс В5 (М75), 401-0182
5

10 мм, класс В7,5 (М100), 401-0183
5

10 мм, класс В10 (М150), 401-0184
5

10 мм, класс В12,5 (М150), 401-0185
5

10 мм, класс В15 (М200), 401-0186
5

10 мм, класс В20 (М250), 401-0187
5

10 мм, класс В22,5 (М300), 401-0188
5

10 мм, класс В25 (М350), 401-0189
5

10 мм, класс В27,5 (М350), 401-0190
5

10 мм, класс В30 (М400), 401-0191
5

10 мм, класс В35 (М450), 401-0192
5

10 мм, класс В40 (М550), 401-0193
5

10 мм, класс В45 (М600), 401-0194
5

10 мм, класс В50 (М700), 401-0195
5

10 мм, класс В55 (М700), 401-0196
5

10 мм, класс В60 (М800), 401-0197
5

Бетон жаростойкий, 401-0251
9

Бетон жаростойкий, 401-9020
9

Бетон жесткий (малоцементный) укатываемый, 401-9015
5

Бетон легкий на пористых заполнителях класса В 3,5 (М50), 401-9026
5

Бетон легкий на пористых заполнителях, 401-9003
5

Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1000 кг/м3, крупность заполнителя

более 10 мм, класс В2,5 (М35), 401-0601
8

более 10 мм, класс В3,5 (М50), 401-0602
8

более 10 мм, класс В5 (М75), 401-0603
8

более 10 мм, класс В7,5 (М100), 401-0604
8

10 мм, класс В2,5 (М35), 401-0611
8

10 мм, класс В3,5 (М50), 401-0612
9

10 мм, класс В5 (М75), 401-0613
9

10 мм, класс В7,5 (М100), 401-0614
9

Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1100 кг/м3, крупность заполнителя

более 10 мм, класс В2,5 (М35), 401-0581
8

более 10 мм, класс В3,5 (М50), 401-0582
8

более 10 мм, класс В5 (М75), 401-0583
8

более 10 мм, класс В7,5 (М100), 401-0584
8

10 мм, класс В2,5 (М35), 401-0591
8

10 мм, класс В3,5 (М50), 401-0592
8

10 мм, класс В5 (М75), 401-0593
8

10 мм, класс В7,5 (М100), 401-0594
8

Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1200 кг/м3, крупность заполнителя

более 10 мм, класс В2,5 (М35), 401-0541
8

более 10 мм, класс В3,5 (М50), 401-0542
8

более 10 мм, класс В5 (М75), 401-0543
8

более 10 мм, класс В7,5 (М100), 401-0544
8

более 10 мм, класс В10 (М150), 401-0545
8

более 10 мм, класс В12,5 (М150), 401-0546
8

более 10 мм, класс В15 (М200), 401-0547
8

более 10 мм, класс В20 (М250), 401-0548
8

более 10 мм, класс В22,5 (М300), 401-0549
8

более 10 мм, класс В25 (М350), 401-0550
8

более 10 мм, класс В27,5 (М350), 401-0551
8

более 10 мм, класс В30 (М400), 401-0552
8

более 10 мм, класс В35 (М450), 401-0553
8

более 10 мм, класс В40 (М550), 401-0554
8

10 мм, класс В2,5 (М35), 401-0561
8

10 мм, класс В3,5 (М50), 401-0562
8

10 мм, класс В5 (М75), 401-0563
8

10 мм, класс В7,5 (М100), 401-0564
8

10 мм, класс В10 (М150), 401-0565
8

10 мм, класс В12,5 (М150), 401-0566
8

10 мм, класс В15 (М200), 401-0567
8

10 мм, класс В20 (М250), 401-0568
8

10 мм, класс В22,5 (М300), 401-0569
8

10 мм, класс В25 (М350), 401-0570
8

10 мм, класс В27,5 (М350), 401-0571
8

10 мм, класс В30 (М400), 401-0572
8

10 мм, класс В35 (М450), 401-0573
8

10 мм, класс В40 (М550), 401-0574
8

Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1300 кг/м3, крупность заполнителя

более 10 мм, класс В2,5 (М35), 401-0501
7

более 10 мм, класс В3,5 (М50), 401-0502
7

более 10 мм, класс В5 (М75), 401-0503
7

более 10 мм, класс В7,5 (М100), 401-0504
7

более 10 мм, класс В10 (М150), 401-0505
7

более 10 мм, класс В12,5 (М150), 401-0506
7

более 10 мм, класс В15 (М200), 401-0507
7

более 10 мм, класс В20 (М250), 401-0508
7

более 10 мм, класс В22,5 (М300), 401-0509
7

более 10 мм, класс В25 (М350), 401-0510
7

более 10 мм, класс В27,5 (М350), 401-0511
8

более 10 мм, класс В30 (М400), 401-0512
8

более 10 мм, класс В35 (М450), 401-0513
8

более 10 мм, класс В40 (М550), 401-0514
8

10 мм, класс В2,5 (М35), 401-0521
8

10 мм, класс В3,5 (М50), 401-0522
8

10 мм, класс В5 (М75), 401-0523
8

10 мм, класс В7,5 (М100), 401-0524
8

10 мм, класс В10 (М150), 401-0525
8

10 мм, класс В12,5 (М150), 401-0526
8

10 мм, класс В15 (М200), 401-0527
8

10 мм, класс В20 (М250), 401-0528
8

10 мм, класс В22,5 (М300), 401-0529
8

10 мм, класс В25 (М350), 401-0530
8

10 мм, класс В27,5 (М350), 401-0531
8

10 мм, класс В30 (М400), 401-0532
8

10 мм, класс В35 (М450), 401-0533
8

10 мм, класс В40 (М550), 401-0534
8

Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1400 кг/м3, крупность заполнителя

более 10 мм, класс В2,5 (М35), 401-0461
7

более 10 мм, класс В3,5 (М50), 401-0462
7

более 10 мм, класс В5 (М75), 401-0463
7

более 10 мм, класс В7,5 (М100), 401-0464
7

более 10 мм, класс В10 (М150), 401-0465
7

более 10 мм, класс В12,5 (М150), 401-0466
7

более 10 мм, класс В15 (М200), 401-0467
7

более 10 мм, класс В20 (М250), 401-0468
7

более 10 мм, класс В22,5 (М300), 401-0469
7

более 10 мм, класс В25 (М350), 401-0470
7

более 10 мм, класс В27,5 (М350), 401-0471
7

более 10 мм, класс В30 (М400), 401-0472
7

более 10 мм, класс В35 (М450), 401-0473
7

более 10 мм, класс В40 (М550), 401-0474
7

10 мм, класс В2,5 (М35), 401-0481
7

10 мм, класс В3,5 (М50), 401-0482
7

10 мм, класс В5 (М75), 401-0483
7

10 мм, класс В7,5 (М100), 401-0484
7

10 мм, класс В10 (М150), 401-0485
7

10 мм, класс В12,5 (М150), 401-0486
7

10 мм, класс В15 (М200), 401-0487
7

10 мм, класс В20 (М250), 401-0488
7

10 мм, класс В22,5 (М300), 401-0489
7

10 мм, класс В25 (М350), 401-0490
7

10 мм, класс В27,5 (М350), 401-0491
7

10 мм, класс В30 (М400), 401-0492
7

10 мм, класс В35 (М450), 401-0493
7

10 мм, класс В40 (М550), 401-0494
7

Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1500 кг/м3, крупность заполнителя

более 10 мм, класс В2,5 (М35), 401-0421
6

более 10 мм, класс В3,5 (М50), 401-0422
6

более 10 мм, класс В5 (М75), 401-0423
6

более 10 мм, класс В7,5 (М100), 401-0424
6

более 10 мм, класс В10 (М150), 401-0425
6

более 10 мм, класс В12,5 (М150), 401-0426
7

более 10 мм, класс В15 (М200), 401-0427
7

более 10 мм, класс В20 (М250), 401-0428
7

более 10 мм, класс В 22,5 (М300), 401-0429
7

более 10 мм, класс В25 (М350), 401-0430
7

более 10 мм, класс В 27,5 (М350), 401-0431
7

более 10 мм, класс В30 (М400), 401-0432
7

более 10 мм, класс В 35 (М450), 401-0433
7

более 10 мм, класс В40 (М550), 401-0434
7

10 мм, класс В2,5 (М35), 401-0441
7

10 мм, класс В3,5 (М50), 401-0442
7

10 мм, класс В5 (М75), 401-0443
7

10 мм, класс В7,5 (М100), 401-0444
7

10 мм, класс В10 (М150), 401-0445
7

10 мм, класс В12,5 (М150), 401-0446
7

10 мм, класс В15 (М200), 401-0447
7

10 мм, класс В20 (М250), 401-0448
7

10 мм, класс В22,5 (М300), 401-0449
7

10 мм, класс В25 (М350), 401-0450
7

10 мм, класс В27,5 (М350), 401-0451
7

10 мм, класс В30 (М400), 401-0452
7

10 мм, класс В35 (М450), 401-0453
7

10 мм, класс В40 (М550), 401-0454
7

Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1600 кг/м3, крупность заполнителя

более 10 мм, класс В2,5 (М35), 401-0381
6

более 10 мм, класс В3,5 (М50), 401-0382
6

более 10 мм, класс В5 (М75), 401-0383
6

более 10 мм, класс В7,5 (М100), 401-0384
6

более 10 мм, класс В10 (М150), 401-0385
6

более 10 мм, класс В12,5 (М150), 401-0386
6

более 10 мм, класс В15 (М200), 401-0387
6

более 10 мм, класс В20 (М250), 401-0388
6

более 10 мм, класс В22,5 (М300), 401-0389
6

более 10 мм, класс В25 (М350), 401-0390
6

более 10 мм, класс В27,5 (М350), 401-0391
6

более 10 мм, класс В30 (М400), 401-0392
6

более 10 мм, класс В35 (М450), 401-0393
6

более 10 мм, класс В40 (М550), 401-0394
6

10 мм, класс В2,5 (М35), 401-0401
6

10 мм, класс В3,5 (М50), 401-0402
6

10 мм, класс В5 (М75), 401-0403
6

10 мм, класс В7,5 (М100), 401-0404
6

10 мм, класс В10 (М150), 401-0405
6

10 мм, класс В12,5 (М150), 401-0406
6

10 мм, класс В15 (М200), 401-0407
6

10 мм, класс В20 (М250), 401-0408
6

10 мм, класс В22,5 (М300), 401-0409
6

10 мм, класс В25 (М350), 401-0410
6

10 мм, класс В27,5 (М350), 401-0411
6

10 мм, класс В30 (М400), 401-0412
6

10 мм, класс В35 (М450), 401-0413
6

10 мм, класс В40 (М550), 401-0414
6

Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1700 кг/м3, крупность заполнителя

более 10 мм, класс В2,5 (М35), 401-0341
6

более 10 мм, класс В3,5 (М50), 401-0342
6

более 10 мм, класс В5 (М75), 401-0343
6

более 10 мм, класс В7,5 (М100), 401-0344
6

более 10 мм, класс В10 (М150), 401-0345
6

более 10 мм, класс В12,5 (М150), 401-0346
6

более 10 мм, класс В15 (М200), 401-0347
6

более 10 мм, класс В20 (М250), 401-0348
6

более 10 мм, класс В22,5 (М300), 401-0349
6

более 10 мм, класс В25 (М350), 401-0350
6

более 10 мм, класс В27,5 (М350), 401-0351
6

более 10 мм, класс В30 (М400), 401-0352
6

более 10 мм, класс В35 (М450), 401-0353
6

более 10 мм, класс В40 (М550), 401-0354
6

10 мм, класс В2,5 (М35), 401-0361
6

10 мм, класс В3,5 (М50), 401-0362
6

10 мм, класс В5 (М75), 401-0363
6

10 мм, класс В7,5 (М100), 401-0364
6

10 мм, класс В10 (М150), 401-0365
6

10 мм, класс В12,5 (М150), 401-0366
6

10 мм, класс В15 (М200), 401-0367
6

10 мм, класс В20 (М250), 401-0368
6

10 мм, класс В22,5 (М300), 401-0369
6

10 мм, класс В25 (М350), 401-0370
6

10 мм, класс В27,5 (М350), 401-0371
6

10 мм, класс В30 (М400), 401-0372
6

10 мм, класс В35 (М450), 401-0373
6

10 мм, класс В40 (М550), 401-0374
6

Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1800 кг/м3, крупность заполнителя

более 10 мм, класс В2,5 (М35), 401-0301
5

более 10 мм, класс В3,5 (М50), 401-0302
5

более 10 мм, класс В5 (М75), 401-0303
5

более 10 мм, класс В7,5 (М100), 401-0304
5

более 10 мм, класс В10 (М150), 401-0305
5

более 10 мм, класс В12,5 (М150), 401-0306
5

более 10 мм, класс В15 (М200), 401-0307
5

более 10 мм, класс В20 (М250), 401-0308
5

более 10 мм, класс В22,5 (М300), 401-0309
5

более 10 мм, класс В25 (М350), 401-0310
5

более 10 мм, класс В27,5 (М350), 401-0311
5

более 10 мм, класс В30 (М400), 401-0312
5

более 10 мм, класс В35 (М450), 401-0313
5

более 10 мм, класс В40 (М550), 401-0314
5

10 мм, класс В2,5 (М35), 401-0321
5

10 мм, класс В3,5 (М50), 401-0322
5

10 мм, класс В5 (М75), 401-0323
5

10 мм, класс В7,5 (М100), 401-0324
5

10 мм, класс В10 (М150), 401-0325
5

10 мм, класс В12,5 (М150), 401-0326
5

10 мм, класс В15 (М200), 401-0327
5

10 мм, класс В20 (М250), 401-0328
5

10 мм, класс В22,5 (М300), 401-0329
5

10 мм, класс В25 (М350), 401-0330
5

10 мм, класс В27,5 (М350), 401-0331
5

10 мм, класс В30 (М400), 401-0332
5

10 мм, класс В35 (М450), 401-0333
5

10 мм, класс В40 (М550), 401-0334
5

Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 800 кг/м3, крупность заполнителя

более 10 мм, класс В2,5 (М35), 401-0641
9

более 10 мм, класс В3,5 (М50), 401-0642
9

более 10 мм, класс В5 (М75), 401-0643
9

более 10 мм, класс В7,5 (М100), 401-0644
9

10 мм, класс В2,5 (М35), 401-0651
9

10 мм, класс В3,5 (М50), 401-0652
9

10 мм, класс В5 (М75), 401-0653
9

10 мм, класс В7,5 (М100), 401-0654
9

Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 900 кг/м3, крупность заполнителя

более 10 мм, класс В 2,5 (М35), 401-0621
9

более 10 мм, класс В 3,5 (М50), 401-0622
9

более 10 мм, класс В 5 (М75), 401-0623
9

более 10 мм, класс В 7,5 (М100), 401-0624
9

10 мм, класс В 2,5 (М35), 401-0631
9

10 мм, класс В 3,5 (М50), 401-0632
9

10 мм, класс В 5 (М75), 401-0633
9

10 мм, класс В 7,5 (М100), 401-0634
9

Бетон монолитный, 401-9030
9

Бетон омоноличивания, 401-9040
9

Бетон песчаный, класс

В3,5 (М50), 401-0241
9

В5 (М75), 401-0242
9

В7,5 (М100), 401-0243
9

В10 (М150), 401-0244
9

В12,5 (М150), 401-0245
9

В15 (М200), 401-0246
9

В20 (М250), 401-0247
9

В22,5 (М300), 401-0248
9

В25 (М350), 401-0249
9

Бетон полимерный, 401-0254
9

Бетон полимерный, 401-9027
9

Бетон тяжелый, 401-9022
9

Бетон тяжелый, класс

В3,5 (М50), 401-0001
9

В5 (М75), 401-0002
9

В7,5 (М100), 401-0003
9

В10 (М150), 401-0004
9

В12,5 (М150), 401-0005
9

В15 (М200), 401-0006
9

В20 (М250), 401-0007
9

В22,5 (М300), 401-0008
9

В25 (М350), 401-0009
9

В27,5 (М350), 401-0010
9

В30 (М400), 401-0011
9

В35 (М450), 401-0012
9

В40 (М550), 401-0013
9

В45 (М600), 401-0014
9

В50 (М700), 401-0015
9

В55 (М700), 401-0016
10

В60 (М800), 401-0017
10

Бетон тяжелый, крупность заполнителя

более 40 мм, класс В3,5 (М50), 401-0021
10

более 40 мм, класс В5 (М75), 401-0022
10

более 40 мм, класс В7,5 (М 100), 401-0023
10

более 40 мм, класс В10 (М150), 401-0024
10

более 40 мм, класс В12,5 (М150), 401-0025
10

более 40 мм, класс В15 (М200), 401-0026
10

более 40 мм, класс В20 (М250), 401-0027
10

более 40 мм, класс В22,5 (М300), 401-0028
10

более 40 мм, класс В25 (350), 401-0029
10

более 40 мм, класс В27,5 (М350), 401-0030
10

более 40 мм, класс В30 (М400), 401-0031
10

более 40 мм, класс В35 (М450), 401-0032
10

более 40 мм, класс В40 (М550), 401-0033
10

более 40 мм, класс В45 (М600), 401-0034
10

более 40 мм, класс В50 (М700), 401-0035
10

более 40 мм, класс В55 (М700), 401-0036
10

более 40 мм, класс В60 (М800), 401-0037
10

40 мм, класс В3,5 (М50), 401-0041
10

40 мм, класс В5 (М75), 401-0042
10

40 мм, класс В7,5 (М100), 401-0043
10

40 мм, класс В10 (М150), 401-0044
10

40 мм, класс В10 (М100), 401-0058
10

40 мм, класс В12,5 (М150), 401-0045
10

40 мм, класс В15 (М200), 401-0046
10

40 мм, класс В20 (М250), 401-0047
10

40 мм, класс В22,5 (М300), 401-0048
10

40 мм, класс В25 (М350), 401-0049
10

40 мм, класс В27,5 (М350), 401-0050
10

40 мм, класс В30 (М400), 401-0051
10

40 мм, класс В35 (М450), 401-0052
10

40 мм, класс В40 (М550), 401-0053
10

40 мм, класс В45 (М600), 401-0054
10

40 мм, класс В50 (М700), 401-0055
10

40 мм, класс В55 (М700), 401-0056
10

40 мм, класс В60 (М800), 401-0057
10

20 мм, класс В3,5 (М50), 401-0061
10

20 мм, класс В5 (М75), 401-0062
10

20 мм, класс В7,5 (М100), 401-0063
10

20 мм, класс В10 (М150), 401-0064
10

20 мм, класс В12,5 (М150), 401-0065
10

20 мм, класс В15 (М200), 401-0066
10

20 мм, класс В20 (М250), 401-0067
10

20 мм, класс В22,5 (М300), 401-0068
10

20 мм, класс В25 (М350), 401-0069
10

20 мм, класс В27,5 (М350), 401-0060
10

20 мм, класс В30 (М400), 401-0071
10

20 мм, класс В35 (М450), 401-0072
10

20 мм, класс В40 (М550), 401-0073
10

20 мм, класс В45 (М600), 401-0074
10

20 мм, класс В50 (М700), 401-0075
10

20 мм, класс В55 (М700), 401-0076
10

20 мм, класс В60 (М800), 401-0077
10

10 мм, класс В3,5 (М50), 401-0081
10

10 мм, класс В5 (М75), 401-0082
10

10 мм, класс В7,5 (М100), 401-0083
10

10 мм, класс В10 (М150), 401-0084
10

10 мм, класс В12,5 (М150), 401-0085
10

10 мм, класс В15 (М200), 401-0086
10

10 мм, класс В20 (М250), 401-0087
10

10 мм, класс В22,5 (М300), 401-0088
10

10 мм, класс В25 (М350), 401-0089
11

10 мм, класс В27,5 (М350), 401-0090
11

10 мм, класс В30 (М400), 401-0091
11

10 мм, класс В35 (М450), 401-0092
11

10 мм, класс В40 (М550), 401-0093
11

10 мм, класс В45 (М600), 401-0094
11

10 мм, класс В50 (М700), 401-0095
11

10 мм, класс В55 (М700), 401-0096
11

10 мм, класс В60 (М800), 401-0097
11

Бетон тяжелый, фракция заполнителя 10 мм, класс: В 3О (М400) на гранитном щебне, 401-0700
11

Бетон, 401-9021
9

Бетонные смеси готовые к употреблению, 401-9001
9

Бирючина обыкновенная, 414-0243
130

Блок керамзитобетонный

фундаментный, размером 20х20х40 см, 403-2161
16

стеновой двухпустотный, размером 20х20х40 см, 403-2162
16

стеновой четырехщелевой, размером 20х20х40 см, 403-2163
16

перегородочный двухщелевой, размером 9х20х40 см, 403-2164
16

перегородочный двухщелевой, размером 12х20х40 см, 403-2165
16

Блок пенобетонный, размером

10х30х60, D700, 403-2166
16

10х30х60, D800, 403-2167
16

20х20х40, D600, 403-2168
16

20х20х40, D700, 403-2169
16

20х20х40, D800, 403-2170
16

20х30х60, D500, 403-2171
16

20х30х60, D600, 403-2172
16

20х30х60, D700, 403-2173
16

20х30х60, D800, 403-2174
16

20х30х40, D500, 403-2175
16

20х30х40, D600, 403-2176
16

20х30х40, D700, 403-2177
16

20х30х40, D800, 403-2178
16

Блок пескоцементный

фундаментный, размером 20х20х40 см, 403-2156
16

стеновой двухпустотный, размером 20х20х40 см, 403-2157
16

стеновой четырехщелевой, размером 20х20х40 см, 403-2158
16

перегородочный двухщелевой, размером 9х20х40 см, 403-2159
16

перегородочный двухщелевой, размером 12х20х40 см, 403-2160
16

Блок под лифт грузоподъемностью 500 кг,

верхний блок из бетона В 12,5 (М150) с расходом арматуры 42 кг/м3 ШЛВ 9-50 /объем бетона 0,84 м3/, 403-0329
34

средний блок из бетона В12,5 (М150) с расходом арматуры 40 кг/м3 ШЛС 28-50 /объем бетона 2,28 м3/, 403-0330
34

нижний блок из бетона В12,5 (М150) с расходом арматуры 42 кг/м3 ШЛН 14-50 /объем бетона 1,28 м3/, 403-0331
34

Блоки (плиты)

железобетонные перекрытий сборных тоннелей, 403-5201
24

железобетонные лотков тоннельных обделок, 403-5211
24

тротуарные пролетных строений, консоли мостов и путепроводов, из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 100 кг/м3 (для опор мостов и путепроводов), 403-0076
24

Блоки (плиты) тротуарные пролетных строений из бетона класса В30, W6, F300 с расходом арматуры 202,08 кг/м3, 403-2123
23

Блоки бетонные для внутренних стен жилых и общественных зданий с лицевой поверхностью категории А-2 М200, 403-0041
16

Блоки бетонные для стен подвалов из силикатного бетона

сплошные М 200, объемом 0,5 м3 и более, 403-0010
15

сплошные М 200, объемом 0,3 до 0,5 м3, 403-0011
15

сплошные М 200, объемом менее 0,3 м3, 403-0012
15

сплошные с вырезом М 200, объемом 0,5 м3 и более, 403-0013
15

сплошные с вырезом М 200, объемом 0,3 до 0,5 м3, 403-0014
15

сплошные с вырезом М 200, объемом менее 0,3 м3, 403-0015
15

пустотные М 200, объемом 0,5 м3 и более, 403-0016
15

пустотные М 200, объемом 0,3 до 0,5 м3, 403-0017
15

пустотные М 200, объемом менее 0,3 м3, 403-0018
15

Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем

сплошные М 100, объемом 0,5 м3 и более, 403-0001
15

сплошные М 100, объемом 0,5 м3 и более: марка изделия ФБС 24.4.6-Т, 403-1638
15

сплошные М 100, объемом 0,3 до 0,5 м3, 403-0002
15

сплошные М 100, объемом менее 0,3 м3, 403-0003
15

сплошные с вырезом М 100, объемом 0,5 м3 и более, 403-0004
15

сплошные с вырезом М 100, объемом 0,3 до 0,5 м3, 403-0005
15

сплошные с вырезом М 100, объемом менее 0,3 м3, 403-0006
15

пустотные М 150, объемом 0,5 м3 и более, 403-0007
15

пустотные М 150, объемом 0,3 до 0,5 м3, 403-0008
15

пустотные М 150, объемом менее 0,3 м3, 403-0009
15

Блоки бетонные рядовые и доборные, класс В 22,5, толщина 80 мм, 403-0165
18

Блоки бетонные стен подвалов пустотные (ГОСТ13579-78)

ФБП 24-4-6-Т /бетон В12,5 (М150), объем 0,439 м3, расход арматуры 1,46 кг/, 403-8018
15

ФБП 24-5-6-Т /бетон В12,5 (М150), объем 0,526 м3, расход арматуры 1,46 кг/, 403-8019
15

ФБП 24-6-6-Т /бетон В12,5 (М150), объем 0,583 м3, расход арматуры 1,46 кг/, 403-8020
15

Блоки бетонные стен подвалов сплошные (ГОСТ13579-78)

ФБС9-3-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,146 м3, расход арматуры 0,76 кг/, 403-8001
15

ФБС9-4-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,195 м3, расход арматуры 0,76 кг/, 403-8002
15

ФБС9-5-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,244 м3, расход арматуры 0,76 кг/, 403-8003
15

ФБС9-6-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,293 м3, расход арматуры 1,46 кг/, 403-8004
15

ФБС12-4-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,265 м3, расход арматуры 1,46 кг/, 403-8008
15

ФБС12-5-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,331 м3, расход арматуры 1,46 кг/, 403-8009
15

ФБС12-6-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,398 м3, расход арматуры 1,46 кг/, 403-8010
15

ФБС24-3-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,406 м3, расход арматуры 0,97 кг/, 403-8011
15

ФБС24-4-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,543 м3, расход арматуры 1,46 кг/, 403-8012
15

ФБС24-5-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,679 м3, расход арматуры 2,36 кг/, 403-8013
15

ФБС24-6-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,815 м3, расход арматуры 2,36 кг/, 403-8014
15

Блоки бетонные стенда, 403-1005
23

Блоки бетонные стенда, 403-9030
23

Блоки бетонные, 403-9010
15

Блоки диабазовые, 412-9020
128

Блоки для углов зданий из легких бетонов объемной массой 1000-1200 кг/м3, объемом более 0,5 м3, 403-8043
23

Блоки для углов зданий из легких бетонов объемной массой 1000-1200 кг/м3, объемом до 0,5 м3, 403-8042
23

Блоки железобетонные

анкерные, 403-1004
23

бордюров и плит в переходных частях из бетона класса В25W6F200 с расходом арматуры 49,62 кг/м3, 403-2121
23

с расходом арматуры 82 кг/м3, 403-9002
23

с расходом арматуры 82 кг/м3, 403-0065
23

кабельных каналов, 403-9055
23

контурные устоев и промежуточных опор, 403-1560
23

лекальные под звенья круглых труб и лотков, 403-1610
23

лекальные под звенья круглых труб и лотков, из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 60 кг/м3, 403-0066
23

лестничных площадок, косоуров и сходов из бетона класса В20, W6, F200 с расходом арматуры 100 кг/м3, 403-2122
23

мягкого въезда, 403-1530
23

мягкого въезда из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 100 кг/м3 (для опор мостов и путепроводов), 403-0067
23

наружной обделки шахтных стволов и тоннелей, 403-6300
23

насадок, 403-1510
23

насадок из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 100 кг/м3 (для опор мостов и путепроводов), 403-0073
23

насадок из бетона класса В22,5, W6, F300 с расходом арматуры 153,20 кг/м3, 403-2099
23

обделок цельносекционные, 403-5011
23

объемные для канализационных и водосточных коллекторов, 403-3210
23

оголовков железобетонных и бетонных труб и лотков, 403-1620
23

опорные, 403-1003
23

подкладные, 403-1002
23

подферменников и прокладников, переходные плиты, 403-1550
23

подферменников и прокладников из бетона класса В22, W6, F300 с расходом арматуры 156,97 кг/м3, 403-2120
23

полигональные сборные силосов и градирен, 403-4060
23

сборные, 403-9121
23

тротуарные пролетных строений, консоли мостов и путепроводов, 403-1540
23

тела опор контурные и переходные из бетона класса В30, W6, F300 с расходом арматуры 134,00 кг/м3, 403-2119
23

фундаментные, 403-0074
23

шкафных коробок (стенок) устоев, 403-1520
23

шкафных коробок (стенок) устоев из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 100 кг/м3 (для опор мостов и путепроводов), 403-0075
23

шкафных коробок (стенок) из бетона класса В25, W6, F300 с расходом арматуры 115,5 кг/м3, 403-2110
23

Блоки железобетонные насадок, откосных стенок  трубы водопропускной  прямоугольной /бетон класса В30, F300, расход арматуры 25,2 кг (серия 3.501.1-179-94), 403-2125
23

Блоки железобетонные объемные шахт лифтов, 403-3000
34

Блоки железобетонные перекрытий средней части трубы и блоки перекрытия оголовочные трубы водопропускной  прямоугольной /бетона класса В35, F300, расход арматуры 150,9 кг (серия 3.501.1-179-94), 403-2126
24

Блоки железобетонные стен фундаментов лотка, кордона трубы водопропускной  прямоугольной /бетон класса В20, F300, расход арматуры 5,3 кг/ (серия 3.501.1-179-94), 403-2124
23

Блоки железобетонные, 403-9122
23

Блоки железобетонные, 403-9123
23

Блоки и тюбинги железобетонные, 403-9110
24

Блоки из ячеистых бетонов на основе известесодержащего вяжущего для хозяйственных построек, марка 15, 403-0291
16

Блоки из ячеистых бетонов стеновые 1 категории, объемная масса 600 кг/м3, класс В 3,5, 403-0207
16

Блоки из ячеистых бетонов стеновые 2 категории, объемная масса 600 кг/м3, класс В 3,5, 403-0237
16

Блоки из ячеистых бетонов стеновые 3 категории, объемная масса 600 кг/м3, класс В 3,5, 403-0267
16

Блоки известняковые массой более 0,5 т, 412-0055
111

Блоки известняковые массой до 0,5 т, 412-0054
111

Блоки известняковые, 412-9030
111

Блоки контурные устоев и промежуточных опор, из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 100 кг/м3 (для опор мостов и путепроводов), 403-0077
24

Блоки лекальные под звенья круглых труб и лотков

Ф 20-1 /бетон В20 (М250), объем 0,74 м3, расход ар-ры 31,8 кг/ (т.п. 503-7-015.90), 403-2049
24

Ф 20-3-4 /бетон В20 (М250), объем 1,07 м3, расход ар-ры 38,04 кг/ (т.п. 503-7-015.90), 403-2050
24

Блоки лотков полутруб с расходом арматуры 66,6 кг/м3, 403-0078
24

Блоки лотков полутруб с расходом арматуры 66,6 кг/м3, 403-9004
24

Блоки накрывные бортовые из песчаного бетона на тонкомолотом вяжущем М400, 403-0053
18

Блоки насадок

1БH 40-1-1 /бетон В25 (М350), объем 1,25 м3, расход ар-ры 210,5 кг/ (серия 3.503.1-79), 403-8369
24

2БH 55-1-1 /бетон В25 (М350), объем 2,92 м3, расход ар-ры 398,3 кг/ (серия 3.503.1-79), 403-8370
24

2БH 55-1-2 /бетон В25 (М350), объем 2,92 м3, расход ар-ры 398,3 кг/ (серия 3.503.1-79), 403-8371
24

2БH 25-2-3 /бетон В25 (М350), объем 1,25 м3, расход ар-ры 192,6 кг/ (серия 3.503.1-79), 403-8372
24

2БH 40-2-1, 2 /бетон В25 (М350), объем 2,05 м3, расход ар-ры 278,1 кг/ (серия 3.503.1-79), 403-8374
24

2БH 40-2-3 /бетон В25 (М350), объем 2,05 м3, расход ар-ры 275,5 кг/ (серия 3.503.1-79), 403-8375
24

4БH 40-1-1 /бетон В25 (М350), объем 1,73 м3, расход ар-ры 205 кг/ (серия 3.503.1-79), 403-8376
24

5БH 25-2-1 /бетон В25 (М350), объем 1,25 м3, расход ар-ры 200,2 кг/ (серия 3.503.1-79), 403-8377
24

5БH 25-2-3 /бетон В30 (М400), объем 1,25 м3, расход ар-ры 213 кг/ (серия 3.503.1-79), 403-8378
24

5БH 40-2-1 /бетон В30 (М400), объем 2,05 м3, расход ар-ры 402 кг/ (серия 3.503.1-79), 403-8379
24

5БH 40-2-3 /бетон В30 (М400), объем 2,05 м3, расход ар-ры 302 кг/ (серия 3.503.1-79), 403-8380
24

Блоки объемные для канализационных и водосточных коллекторов, из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 80 кг/м3, 403-8212
26

Блоки оголовков железобетонных и бетонных труб и лотков, из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 60 кг/м3, 403-0079
24

Блоки под вентшахту из бетона объемной массой менее 1600 кг/м3 В7,5 (М100) с расходом арматуры 74 кг/м3 бетона в плотном теле, 403-8055
25

Блоки подферменников и прокладников, переходные плиты

П400.98.25ТАIII /бетон В30 (М400), объем 0,85 м3, расход ар-ры 75,31 кг/ (серия 3.503.1-96.1 вып.1-1), 403-2106
24

П600.98.30ТАIII /бетон В30 (М400), объем 1,6 м3, расход ар-ры 150,3 кг/ (серия 3.503.1-96.1 вып.1-1), 403-2107
24

П800.98.40ТАIII /бетон В30 (М400), объем 2,9 м3, расход ар-ры 245,9 кг/ (серия 3.503.1-96.1 вып.1-1), 403-2108
24

ПТ200.75.15ТАIII /бетон В30 (М400), объем 0,22 м3, расход ар-ры 10,39 кг/ (серия 3.503.1-96.1 вып.1-1), 403-2109
24

Блоки подферменников и прокладников, переходные плиты из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 100 кг/м3 (для опор мостов и путепроводов), 403-0080
25

Блоки полигональные сборные для силосов диаметром 6 м для хранения зерна, из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 80 кг/м3, 403-8303
25

Блоки портальных оголовков и диафрагмы оголовков железобетонные, 403-8200
25

Блоки решетки железобетонные из бетона В20 (М250) с расходом арматуры 50 кг/м3, 403-0081
25

Блоки решетки железобетонные, 403-2100
25

Блоки сборные бетонные прямоугольные объемом

до 0,3 м3, 403-9005
15

до 0,5 м3, 403-9006
15

более 0,5 м3, 403-9007
15

Блоки стеновые Г-образные

из бетона В22,5 (М300), объемом до 0,2 м3, 403-8169
25

из бетона В22,5 (М300), объемом от 2 до 4 м3, 403-8170
25

с нишами из бетона В22,5 (М300), объемом до 1 м3, 403-8171
25

с нишами из бетона В22,5 (М300), объемом более 1 м3, 403-8172
25

Блоки фундаментов железобетонные для открытых распределительных устройств, 403-9038
25

Блоки фундаментов из бетона класса В20, W6, F200 с расходом стали 23,66 кг/м3, 403-8382
25

Блоки шкафных коробок (стенок) устоев

БС-12-1 /бетон В25 (М350), объем 0,12 м3, расход ар-ры 17,4 кг/ (серия 3.503.1-79), 403-4012
24

БС-12-2 /бетон В25 (М350), объем 0,12 м3, расход ар-ры 17,4 кг/ (серия 3.503.1-79), 403-4013
24

Блоки-тюбинги железобетонные, 403-5300
24

Боярышник однопестичный с кроной 2-3 года, высота 1,5-3 м, 414-0091
129

Боярышник однопестичный с кроной 4-6 лет, высота 1,5-3 м, 414-0092
129

Боярышник штамбовый, повышенный стандарт (с комом земли), высота 3,0-3,5 м, 414-0023
129

Боярышник, 414-0244
129

Бруски железобетонные для прокладки лотков, 403-0929
62

Брусчатка прямоугольная гиперпрессованная, размер

240х120х70 мм, марка 500, 403-0372
18

240х120х50 мм, марка 500, 403-0374
18

Брусчатка фигурная гиперпрессованная, размер

250х120х70 мм, марка 500, 403-0371
18

250х120х50 мм, марка 500, 403-0373
18

Брусчатка, 413-0437
128

Брусчатка, 413-9220
128

Брусчатка, 413-9221
128

Брусья железобетонные для перекатки трансформаторов, 403-0930
62

Брусья железобетонные для стрелочных переводов (ОСТ 32.134 – 99), 403-4021
62

Брусья железобетонные для стрелочных переводов марки 1/9 (комплект) (ОСТ 32.134 – 99), 403-4041
63

Бузина, 414-0245
131

Вазы гипсовые

гладкие высотой до 500 мм, 415-0041
133

гладкие высотой до 750 мм, 415-0042
133

гладкие высотой до 1000 мм, 415-0043
133

Вазы цементные

гладкие высотой до 500 мм, 415-1041
133

гладкие высотой до 750 мм, 415-1042
133

гладкие высотой до 1000 мм, 415-1043
133

Венки

гипсовые диаметром до 500 мм, 415-0051
133

гипсовые диаметром до 1000 мм, 415-0052
133

цементные с легким и сложным рисунком диаметром до 500 мм, 415-1051
133

цементные с легким и сложным рисунком диаметром до 1000 мм, 415-1052
133

Вентиляционные крышные блоки из бетона В15 с расходом арматуры 18 кг/м3 бетона в деле, длиной до 3 м, толщиной до 30 см, 403-0064
23

Вентиляционные шахты не утепленные из бетона объемной массой менее 1600 кг/м3 В 7,5 (М 100) с расходом арматуры 31 кг/м3 бетона в плотном теле, 403-8054
23

Вентиляционный блок из бетона В 25 с расходом арматуры 50 кг/м3 бетона в деле, с одним рядом каналов, длиной блока

до 3 м, толщиной до 30 см, 403-0042
22

более 3,0 м, толщиной до 30 см, 403-0043
22

Вентиляционный блок из бетона объемной массой 2500 кг/м3 В 12,5 (М 150) толщиной 30 см, 403-8125
22

Вентиляционный блок крышной

ВК 13.8.26 /бетон В15 (М200) объем 0,174 м3, расход ар-ры 4,64 кг/ (серия 1.034.1-1/90 вып.1), 403-8153
22

ВК 13.12.26 /бетон В15 (М200) объем 0,284 м3, расход ар-ры 5,06 кг/ (серия 1.034.1-1/90 вып.1), 403-8154
22

ВК 13.15.26 /бетон В15 (М200) объем 0,332 м3, расход ар-ры 5,53 кг/ (серия 1.034.1-1/90 вып.1), 403-0060
22

ВК 13.26.26 /бетон В15 (М200) объем 0,609 м3, расход ар-ры 6,80 кг/ (серия 1.034.1-1/90 вып.1), 403-0061
22

ВК 13.20.26 /бетон В15 (М200) объем 0,696 м3, расход ар-ры 7,36 кг/ (серия 1.034.1-1/90 вып.1), 403-0063
22

Вентиляционный блок-диафрагма жесткости из бетона В25 с расходом арматуры

130 кг/м3 бетона в деле, длиной до 3 м, толщиной до 30 см, 403-0044
22

100 кг/м3 бетона в деле, длиной более 3 м, толщиной до 30 см, 403-0045
22

130 кг/м3 бетона в деле, с консолями, длиной до 3 м, толщиной до 30 см, 403-0046
22

90 кг/м3 бетона в деле, с консолями, длиной более 3 м, толщиной до 30 см, 403-0047
22

190 кг/м3 бетона в деле, с проемом, длиной до 3 м, толщиной до 30 см, 403-0048
22

150 кг/м3 бетона в деле, с проемом, длиной более 3 м, толщиной до 30 см, 403-0049
22

160 кг/м3 бетона в деле, консолями и проемами, длиной до 3 м, толщиной до 30 см, 403-0050
22

90 кг/м3 бетона в деле, консолями и проемами, длиной более 3 м, толщиной до 30 см, 403-0054
22

Вика, 414-0301
132

Виноград, высота 0,4-0,6 м, 414-0261
131

Вишня восточная с кроной 2-3 года, высота 1,5-3 м, 414-0073
129

Вишня восточная с кроной 4-6 лет, высота 1,5-3 м, 414-0074
129

Вишня пенсильванская, высота 1,25-1,5 м, 414-0224
129

Вишня, 414-0246
129

Вкладыши железобетонные, 403-9018
62

Вкладыши стеновые из ячеистого бетона, класс В 0,75, 403-0292
18

Вода водопроводная, 411-0002
103

Вода водопроводная, 411-0011
103

Вода дистиллированная, 411-0003
103

Вода дистиллированная, 411-0006
103

Вода химически очищенная, 411-0005
103

Вода, 411-0001
103

Воронки железобетонные силосов и градирен, 403-4030
63

Воронки железобетонные силосов и градирен, из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 80 кг/м3, 403-8299
63

Выравнивающая смесь для полов Ветонит "400 ДюроБейс", 402-0309
13

Выравнивающая смесь для полов Ветонит "410 Дюро Топ", 402-0310
13

Выравнивающая смесь для полов Ветонит "Легкий пол", 402-0303
13

Вяз обыкновенный, средний размер, высота 3,0-3,5 м, 414-0041
129

Вяз, 414-0247
129

Вяз, крупномерный (с комом земли 1,2х1,2 м), высота 3,5-4 м, 414-0003
129

Вяз, повышенный стандарт (с комом земли), высота 3,0-3,5 м, 414-0024
129

Газоны готовые в рулонах, 414-9600
130

Газоны готовые универсальные, двухлетние, в рулонах размером 2х4 метра, весом 12-15 килограмм (состав травосмеси: 80 % мятлика, 20% овсяницы), 414-0400
130

Газоны готовые элитные, двухлетние, в рулонах размером 2х4 метра, весом 12-15 килограмм (состав травосмеси: 90 % мятлика, 10% овсяницы), 414-0401
130

Гербы

гипсовые высотой до 500 мм, 415-0061
133

гипсовые высотой до 1000 мм, 415-0062
133

цементные высотой до 500 мм, 415-1061
133

цементные высотой до 1000 мм, 415-1062
133

Гипсовые вяжущие, марка

Г2, 405-0051
90

Г3, 405-0219
90

Г4, 405-0052
90

Г5, 405-0053
90

Г6, 405-0054
90

Г7, 405-0055
90

Г16, 405-0058
90

Г19, 405-0059
90

Г22, 405-0060
90

Г25, 405-0061
90

Гипсоцементно-пуццолановое вяжущее, марка

100, 405-0211
90

150, 405-0212
90

200, 405-0213
90

250, 405-0214
90

300, 405-0215
90

Гирлянды

гипсовые длиной по огибу до 750 мм, 415-0071
133

гипсовые длиной по огибу до 1000 мм, 415-0072
133

цементные длиной по огибу до 750 мм, 415-1071
133

цементные длиной по огибу до 1000 мм, 415-1072
133

Глина бентонитовая, 407-0005
93

Глина комовая, 407-0003
93

Глина огнеупорная молотая, 407-0004
93

Глина шамотная, 407-0006
93

Глина, 407-0001
93

Глина, 407-0002
93

Гордовина, высота 0,75-1,0 м, 414-0234
131

Горох, 414-0302
132

Гортензия садовая, высота 0,75-1,0 м, 414-0235
131

Готовые песчано-щебеночные смеси марка

1000, размер зерен 70-40 мм, сорт 1, 408-0261
97

1000, размер зерен 70-40 мм, сорт 2, 408-0262
97

1000, размер зерен 40-20 мм, сорт 3, 408-0263
97

1000, размер зерен 40-20 мм, сорт 4, 408-0264
97

1000, размер зерен 20-10 мм, сорт 5, 408-0265
97

1000, размер зерен 20-10 мм, сорт 6, 408-0266
97

1000, размер зерен 20-10 мм, сорт 7, 408-0267
98

1000, размер зерен до 10 мм, сорт 8, 408-0268
98

800, размер зерен 70-40 мм, сорт 1, 408-0271
98

800, размер зерен 70-40 мм, сорт 2, 408-0272
98

800, размер зерен 40-20 мм, сорт 3, 408-0273
98

800, размер зерен 40-20 мм, сорт 4, 408-0274
98

800, размер зерен 20-10 мм, сорт 5, 408-0275
98

800, размер зерен 20-10 мм, сорт 6, 408-0276
98

800, размер зерен 20-10 мм, сорт 7, 408-0277
98

800, размер зерен до 10 мм, сорт 8, 408-0278
98

600, размер зерен 70-40 мм, сорт 1, 408-0281
98

600, размер зерен 70-40 мм, сорт 2, 408-0282
98

600, размер зерен 40-20 мм, сорт 3, 408-0283
98

600, размер зерен 40-20 мм, сорт 4, 408-0284
98

600, размер зерен 20-10 мм, сорт 5, 408-0285
98

600, размер зерен 20-10 мм, сорт 6, 408-0286
98

600, размер зерен 20-10 мм, сорт 7, 408-0287
98

600, размер зерен до 10 мм, сорт 8, 408-0288
98

400,300, размер зерен 70-40 мм, сорт 1, 408-0291
98

400,300, размер зерен 70-40 мм, сорт 2, 408-0292
98

400,300, размер зерен 40-20 мм, сорт 3, 408-0293
98

400,300, размер зерен 40-20 мм, сорт 4, 408-0294
98

400,300, размер зерен 20-10 мм, сорт 5, 408-0295
98

400,300, размер зерен 20-10 мм, сорт 6, 408-0296
98

400,300, размер зерен 20-10 мм, сорт 7, 408-0297
98

400,300, размер зерен до 10 мм, сорт 8, 408-0298
98

200, размер зерен 70-40 мм, сорт 1, 408-0301
98

200, размер зерен 70-40 мм, сорт 2, 408-0302
98

200, размер зерен 40-20 мм, сорт 3, 408-0303
98

200, размер зерен 40-20 мм, сорт 4, 408-0304
98

200, размер зерен 20-10 мм, сорт 5, 408-0305
98

200, размер зерен 20-10 мм, сорт 6, 408-0306
98

200, размер зерен 20-10 мм, сорт 7, 408-0307
98

200, размер зерен до 10 мм, сорт 8, 408-0308
98

Др. 8, размер зерен 70-40, сорт 1, 408-0311
98

Др. 8, размер зерен 70-40, сорт 2, 408-0312
98

Др. 8, размер зерен 40-20, сорт 3, 408-0313
98

Др. 8, размер зерен 40-20, сорт 4, 408-0314
98

Др. 8, размер зерен 20-10, сорт 5, 408-0315
98

Др. 8, размер зерен 20-10, сорт 6, 408-0316
98

Др. 8, размер зерен 20-10, сорт 7, 408-0317
98

Др. 8, размер зерен до 10, сорт 8, 408-0318
98

Др.12, размер зерен 70-40, сорт 1, 408-0321
98

Др.12, размер зерен 70-40, сорт 2, 408-0322
98

Др.12, размер зерен 40-20, сорт 3, 408-0323
98

Др.12, размер зерен 40-20, сорт 4, 408-0324
98

Др.12, размер зерен 20-10, сорт 5, 408-0325
98

Др.12, размер зерен 20-10, сорт 6, 408-0326
98

Др.12, размер зерен 20-10, сорт 7, 408-0327
98

Др.12, размер зерен до 10, сорт 8, 408-0328
98

Др.16, размер зерен 70-40, сорт 1, 408-0331
98

Др.16, размер зерен 70-40, сорт 2, 408-0332
98

Др.16, размер зерен 40-20, сорт 3, 408-0333
98

Др.16, размер зерен 40-20, сорт 4, 408-0334
98

Др.16, размер зерен 20-10, сорт 5, 408-0335
98

Др.16, размер зерен 20-10, сорт 6, 408-0336
98

Др.16, размер зерен 20-10, сорт 7, 408-0337
98

Др.16, размер зерен до 10, сорт 8, 408-0338
98

Др. 24, размер зерен 70-40, сорт 1, 408-0341
98

Др. 24, размер зерен 70-40, сорт 2, 408-0342
98

Др. 24, размер зерен 40-20, сорт 3, 408-0343
98

Др. 24, размер зерен 40-20, сорт 4, 408-0344
98

Др. 24, размер зерен 20-10, сорт 5, 408-0345
98

Др. 24, размер зерен 20-10, сорт 6, 408-0346
99

Др. 24, размер зерен 20-10, сорт 7, 408-0347
99

Др. 24, размер зерен до 10, сорт 8, 408-0348
99

2 класса марка 1200, размер зерен до 5 мм, очень крупные, 408-0256
99

Готовые щебеночно-песчаные смеси из шлаков черной металлургии, размер зерен

120, марка 1000-1200, 409-0101
100

120, марка 800, 409-0102
100

120, марка 600, 409-0103
100

120, марка 300, 409-0104
100

70, марка 1000-1200, 409-0105
100

70, марка 800, 409-0106
100

70, марка 600, 409-0107
100

70, марка 300, 409-0108
100

40, марка 1000-1200, 409-0109
100

40, марка 800, 409-0110
100

40, марка 600, 409-0111
100

40, марка 300, 409-0112
100

20, марка 1000-1200, 409-0113
100

20, марка 800, 409-0114
100

20, марка 600, 409-0115
100

20, марка 300, 409-0116
100

10, марка 1000-1200, 409-0117
100

10, марка 800, 409-0118
100

10, марка 600, 409-0119
100

10, марка 300, 409-0120
100

Гравий баритовый, 408-0440
95

Гравий для строительных работ марка

Др.8, фракция 5(3)-10 мм, 408-0101
95

Др.8, фракция 10-20 мм, 408-0102
95

Др.8, фракция 20-40 мм, 408-0103
95

Др.8, фракция 40-70 мм, 408-0104
95

Др.12, фракция 5(3)-10 мм, 408-0105
95

Др.12, фракция 10-20 мм, 408-0106
95

Др.12, фракция 20-40 мм, 408-0107
95

Др.12, фракция 40-70 мм, 408-0108
95

Др.16, фракция 5(3)-10 мм, 408-0109
95

Др.16, фракция 10-20 мм, 408-0110
95

Др.16, фракция 20-40 мм, 408-0111
95

Др.16, фракция 40-70 мм, 408-0112
95

Др.18, фракция 5(3)-10 мм, 408-0113
95

Др.18, фракция 10-20 мм, 408-0114
96

Др.18, фракция 20-40 мм, 408-0115
96

Др.18, фракция 40-70 мм, 408-0116
96

Гравий для строительных работ, 408-9281
95

Гравий для строительных работ, фракция

40-70 мм, 408-9283
95

20-40 мм, 408-9284
95

20 (25)-40 мм, 408-9305
95

5 -10 мм, 408-9302
95

Гравий керамзитовый, 406-9003
91

Гравий керамзитовый, фракция

5-10 мм, марка 250, 406-0001
91

5-10 мм, марка 300, 406-0002
91

5-10 мм, марка 350, 406-0003
91

5-10 мм, марка 400, 406-0004
91

5-10 мм, марка 450, 406-0005
91

5-10 мм, марка 500, 406-0006
91

5-10 мм, марка 550, 406-0007
91

5-10 мм, марка 600, 406-0008
91

5-10 мм, марка 700, 406-0009
91

5-10 мм, марка 800, 406-0010
91

10-20 мм, марка 250, 406-0011
91

10-20 мм, марка 300, 406-0012
91

10-20 мм, марка 350, 406-0013
91

10-20 мм, марка 400, 406-0014
91

10-20 мм, марка 450, 406-0015
91

10-20 мм, марка 500, 406-0016
91

10-20 мм, марка 550, 406-0017
91

10-20 мм, марка 600, 406-0018
91

10-20 мм, марка 700, 406-0019
91

10-20 мм, марка 800, 406-0020
91

20-40 мм, марка 250, 406-0021
91

20-40 мм, марка 300, 406-0022
91

20-40 мм, марка 350, 406-0023
91

20-40 мм, марка 400, 406-0024
91

20-40 мм, марка 450, 406-0025
91

20-40 мм, марка 500, 406-0026
91

20-40 мм, марка 550, 406-0027
91

20-40 мм, марка 600, 406-0028
91

20-40 мм, марка 700, 406-0029
91

20-40 мм, марка 800, 406-0030
91

Гравий несортированный, 408-0443
95

Гравий термолитовый, фракция до 20 мм, марка

600, 406-0161
92

700, 406-0162
92

800, 406-0163
92

900, 406-0164
92

1000, 406-0165
92

1100, 406-0166
92

Гравий шунгизитовый, 406-9004
91

Гравий шунгизитовый, фракция

5-10 мм, марка 300, 406-0041
91

5-10 мм, марка 400, 406-0042
91

5-10 мм, марка 500, 406-0043
91

5-10 мм, марка 600, 406-0044
91

5-10 мм, марка 700, 406-0045
91

10-20 мм, марка 300, 406-0046
91

10-20 мм, марка 400, 406-0047
91

10-20 мм, марка 500, 406-0048
91

10-20 мм, марка 600, 406-0049
91

10-20 мм, марка 700, 406-0050
91

20-40 мм, марка 300, 406-0051
91

20-40 мм, марка 400, 406-0052
92

20-40 мм, марка 500, 406-0053
92

20-40 мм, марка 600, 406-0054
92

20-40 мм, марка 700, 406-0055
92

Гравий, 408-9280
95

Гравийная, щебеночная, гравийно (щебеночно)-песчаная смесь, 408-9050
97

Грузы железобетонные балластные, 403-1241
63

Грунт гидрофобный, 407-0032
93

Грунт дренирующий, 407-9080
93

Грунт песчаный, супесчаный, 407-0024
93

Грунт песчаный, супесчаный, 407-9011
93

Грунт, 407-9085
93

Груша лесная, 414-0248
129

Груша уссурийская, средний размер, высота 3,0-3,5 м, 414-0042
129

Деревья или кустарники с комом земли, 414-9010
131

Деревья-саженцы с кроной 9-12 лет (вяз, дуб, каштан, клен, липа, орех, ясень), 414-0126
131

Деревья-саженцы, 414-9001
131

Дерен пестролистный, высота 0,75-1,0 м, 414-0236
131

Дерен сибирский белый, высота 1,25-1,5 м, 414-0201
131

Дерн, 414-0471
131

Детали лепные погонные, 415-9001
133

Детали лепные штучные, 415-9002
133

Диафрагма жесткости

1ДП26.33 /бетон В25 (М350), объем 0,95 м3, расход ар-ры 200,11 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1), 403-8065
25

1ДП30.33 /бетон В25 (М350), объем 1,15 м3, расход ар-ры 213,09 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1), 403-8066
25

1ДП26.36 /бетон В20 (М250), объем 1,055 м3, расход ар-ры 255,01 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1), 403-8067
25

1ДП 30.36 /бетон В20 (М250), объем 1,28 м3, расход ар-ры 265,9кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1), 403-8068
25

2ДП26.33 /бетон В25 (М350), объем 1,0 м3, расход ар-ры 206,93кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1), 403-8076
25

2ДП30.33 /бетон В25 (М350), объем 1,35 м3, расход ар-ры 220,96 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1), 403-8077
25

2ДП26.36 /бетон В20 (М250), объем 1,26 м3, расход ар-ры 252,61 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1), 403-8078
25

2ДП 30.36 /бетон В20 (М250), объем 1,48 м3, расход ар-ры 274,59 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1), 403-8079
25

2ДП26.42 /бетон В20 (М250), объем 1,84 м3, расход ар-ры 294,79 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1), 403-8081
25

1Д26.20 /бетон В25 (М350), объем 0,88 м3, расход ар-ры 77,08кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1), 403-0089
25

1Д30.20 /бетон В25 (М350), объем 1,02 м3, расход ар-ры 82,65кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1), 403-0090
25

1Д26.33 /бетон В25 (М350), объем 1,34 м3, расход ар-ры 112,73 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1), 403-0094
25

1Д30.33 /бетон В25 (М350), объем 1,56 м3, расход ар-ры 121,71 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1), 403-0095
25

1Д 24.36 /бетон В25 (М350), объем 1,35 м3, расход ар-ры 149,55 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1), 403-0097
25

1Д26.36 /бетон В20 (М250), объем 1,45 м3, расход ар-ры 156,03 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1), 403-0098
25

1Д30.36 /бетон В20 (М250), объем 1,69м3, расход ар-ры 169,73кг/ (серия 1.020-1/87 вып 4-1), 403-0099
25

1Д26.42 /бетон В20 (М250), объем 1,67 м3, расход ар-ры 195,29 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1), 403-8102
25

2Д26.33 /бетон В25 (М350), объем 1,51 м3, расход ар-ры 119,55 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1), 403-8112
26

2Д 30.33 /бетон В25 (М350), объем 1,76 м3, расход ар-ры 129,58 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1), 403-8114
26

2Д 24.36 /бетон В20 (М250), объем 1,51 м3, расход ар-ры 156,62 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1), 403-8115
26

2Д26.36 /бетон В20 (М250), объем 1,62 м3, расход ар-ры 163,67 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1), 403-8116
26

2Д 30.36 /бетон В20 (М250), объем 1,89 м3, расход ар-ры 178,42 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1), 403-8117
26

2Д 26.42 /бетон В20 (М250), объем 1,84 м3, расход ар-ры 202,93 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1), 403-8121
26

Диафрагмы жесткости

железобетонные, 403-0084
25

без проемов из бетона В20 (М250) с расходом арматуры 100 кг/м3, 403-0085
25

с проемами из бетона В20 (М250) с расходом арматуры 200 кг/м3, 403-0086
25

Днища каналов теплотрасс железобетонные, 403-6500
42

Доборные лотки

ЛК 75.60.30-1 бетон В15 (М200), объем 0,05 м3, расход арматуры 1,5 кг, 403-8056
31

ЛК 75.30.45-1 бетон В15 (М200), объем 0,05 м3, расход арматуры 1,3 кг, 403-8057
31

ЛК 75.45.45-1 бетон В15 (М200), объем 0,06 м3, расход арматуры 1,4 кг, 403-8058
31

ЛК 75.60.45-1 бетон В15 (М200), объем 0,07 м3, расход арматуры 1,6 кг, 403-8059
31

ЛК 75.90.45-1 бетон В15 (М200), объем 0,09 м3, расход арматуры 1,9 кг, 403-0167
31

ЛК 75.120.45-1 бетон В15 (М200), объем 0,14 м3, расход арматуры 3,8 кг, 403-0168
31

ЛК 75.150.45-1 бетон В15 (М200), объем 0,16 м3, расход арматуры 7,7 кг, 403-0169
31

ЛК 75.45.60-1 бетон В15 (М200), объем 0,08 м3, расход арматуры 1,8 кг, 403-0170
31

ЛК 75.60.60-1 бетон В15 (М200), объем 0,09 м3, расход арматуры 2,6 кг, 403-0175
31

ЛК 75.90.60-1 бетон В15 (М200), объем 0,11 м3, расход арматуры 3,1 кг, 403-0176
31

ЛК 75.120.60-1 бетон В15 (М200), объем 0,16 м3, расход арматуры 4,0 кг, 403-0177
31

ЛК 75.150.60-1 бетон В15 (М200), объем 0,18 м3, расход арматуры 8,3 кг, 403-0178
31

ЛК 75.180.60-1 бетон В15 (М200), объем 0,24 м3, расход арматуры 9,3 кг, 403-0179
31

ЛК 75.60.90-1 бетон В15 (М200), объем 0,15 м3, расход арматуры 2,4 кг, 403-0180
31

ЛК 75.90.90-1 бетон В15 (М200), объем 0,17 м3, расход арматуры 3,6 кг, 403-0183
31

ЛК 75.120.90-1 бетон В15 (М200), объем 0,20 м3, расход арматуры 6,7 кг, 403-0184
32

ЛК 75.150.90-1 бетон В15 (М200), объем 0,25 м3, расход арматуры 9,8 кг, 403-0185
32

ЛК 75.180.90-1 бетон В15 (М200), объем 0,29 м3, расход арматуры 10,9 кг, 403-0186
32

ЛК 75.210.90-1 бетон В15 (М200), объем 0,35 м3, расход арматуры 12,6 кг, 403-0187
32

ЛК 75.120.120-1 бетон В15 (М200), объем 0,27 м3, расход арматуры 9,0 кг, 403-0188
32

ЛК 75.150.120-1 бетон В15 (М200), объем 0,31 м3, расход арматуры 13,6 кг, 403-0189
32

ЛК 75.180.120-1 бетон В15 (М200), объем 0,38 м3, расход арматуры 14,5 кг, 403-0190
32

ЛК 75.210.120-1 бетон В15 (М200), объем 0,41 м3, расход арматуры 16,3 кг, 403-0192
32

Доборы железобетонные, 403-6030
63

Донник, 414-0303
132

Доски противофильтрационные массой свыше 0,1 т, 403-2002
63

Дрок красильный, высота 0,75-1,0 м, 414-0237
131

Дуб обыкновенный, средний размер, высота 3,0-3,5 м, 414-0044
129

Дуб черешчатый пирамидальный, высота 1,5-3 м, 414-0061
129

Дуб черешчатый, средний размер, высота 3,0-3,5 м, 414-0043
129

Ежа сборная, 414-0304
132

Ель (разные виды), высота 0,4-0,8 м, 414-0101
130

Ель (разные виды), высота 0,8-1,2 м, 414-0111
130

Ель (разные виды), высота 1,2-1,8 м, 414-0121
130

Желуди, 414-0131
131

Жимолость каприфоль, высота 0,4-0,6 м, 414-0262
131

Жимолость, высота 1,25-1,5 м, 414-0202
131

Житняк, 414-0305
132

Заполнитель пористый, 406-9080
92

Засыпной материал, 406-9001
92

Звенья железобетонные водопропускных труб

3П 11-100 /бетон В30 (М400), объем 1,69 м3, расход ар-ры 258,8 кг/ (серия 3.501-177.93 вып.2-1), 403-1668
63

ЗП 14-100 /бетон В25 (М350), объем 2,31 м3, расход ар-ры 395,4 кг/ (ОСТ 35-27.0-85), 403-1669
63

3П 20-100 /бетон В35 (М450), объем 3,98 м3, расход ар-ры 845,74 кг/ (серия 3.501-177.93 вып.2-1), 403-1670
63

3К 9-200 /бетон В30 (М400), объем 1,66 м3, расход ар-ры 218,94 кг/ (ОСТ 35-27.0-85), 403-1692
63

3К 10-200 /бетон В30 (М400), объем 2,38 м3, расход ар-ры 316,97 кг/ (ОСТ 35-27.0-85), 403-1693
63

Звенья железобетонные водопропускных труб, 403-0931
63

Земля растительная механизированной заготовки, 407-0013
93

Земля растительная ручной заготовки, 407-0012
93

Земля растительная, 407-0014
93

Земля растительная, 407-9090
93

Ива вавилонская с кроной 2-3 года, высота 1,5-3 м, 414-0081
129

Ива вавилонская с кроной 4-6 лет, высота 1,5-3 м, 414-0082
129

Ива вавилонская, крупномерная (с комом земли 1,2х1,2 м), высота 3,5-4 м, 414-0004
129

Ива вавилонская, повышенный стандарт (с комом земли), высота 3,0-3,5 м, 414-0025
129

Ива кустовая, высота 1,25-1,5 м, 414-0203
129

Ива, средний размер, высота 3,0-3,5 м, 414-0045
129

Известесодержащее вяжущее (ИВС), 405-0022
91

Известково-белитовое вяжущее (ИБС), 405-0021
91

Известково-песчаное вяжущее, 405-0009
91

Известь для производства силикатного кирпича, 405-0033
90

Известь комовая технологическая,

сорт I, 405-0004
90

сорт II, 405-0005
90

сорт III, 405-0006
90

марка А, 405-0041
90

марка Б, 405-0042
90

марка В, 405-0043
90

Известь кусковая полировальная, 405-0007
90

Известь строительная

воздушная гидратная (гашеная) без добавок, сорт I, 405-0002
90

воздушная гидратная (гашеная) без добавок, сорт II, 405-0003
90

гидравлическая порошкообразная, 405-0001
90

негашеная комовая, сорт I, 405-0253
90

негашеная комовая, сорт I, 405-0256
90

негашеная хлорная, марки А, 405-0254
91

негашеная хлорная, марки А, 405-1601
91

негашеная хлорная, марки Б, 405-0255
91

Известь технологическая негашеная марка А, 405-0031
91

Известь технологическая негашеная марка Б, 405-0032
91

Известь, 405-9010
90

Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности

пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм, 412-0001
103

пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм, 412-0002
103

пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм, 412-0003
103

пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм, 412-0004
103

пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм, 412-0005
103

пиленая А, Б, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм, 412-0006
103

пиленая А, Б, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм, 412-0007
103

пиленая А, Б, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм, 412-0008
103

пиленая А, Б, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм, 412-0009
103

пиленая А, Б, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм, 412-0010
103

пиленая А, Б, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм, 412-0011
103

пиленая А, Б, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм, 412-0012
103

пиленая А, Б, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм, 412-0013
103

термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм, 412-0021
103

термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм, 412-0022
103

термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм, 412-0023
103

термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм, 412-0024
103

термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм, 412-0025
103

термообработанная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм, 412-0026
103

термообработанная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм, 412-0027
103

термообработанная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм, 412-0028
103

термообработанная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм, 412-0029
104

термообработанная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм, 412-0030
104

термообработанная, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм, 412-0031
104

термообработанная, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм, 412-0032
104

термообработанная, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм, 412-0033
104

шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм, 412-0041
104

шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм, 412-0042
104

шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм, 412-0043
104

шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм, 412-0044
104

шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм, 412-0045
104

шлифованная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм, 412-0046
104

шлифованная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм, 412-0047
104

шлифованная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм, 412-0048
104

шлифованная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм, 412-0049
104

шлифованная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм, 412-0050
104

шлифованная, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм, 412-0051
104

шлифованная, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм, 412-0052
104

шлифованная, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм, 412-0053
104

лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм, 412-0061
104

лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм, 412-0062
104

лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм, 412-0063
104

лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм, 412-0064
104

лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм, 412-0065
104

лощеная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм, 412-0066
104

лощеная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм, 412-0067
104

лощеная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм, 412-0068
104

лощеная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм, 412-0069
104

лощеная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм, 412-0070
104

лощеная, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм, 412-0071
104

лощеная, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм, 412-0072
104

лощеная, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм, 412-0073
104

полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм, 412-0081
104

полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм, 412-0082
104

полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм, 412-0083
104

полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм, 412-0084
104

полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм, 412-0085
104

полированная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм, 412-0086
104

полированная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм, 412-0087
104

полированная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм, 412-0088
104

полированная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм, 412-0089
104

полированная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм, 412-0090
104

полированная, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм, 412-0091
105

полированная, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм, 412-0092
105

полированная, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм, 412-0093
105

точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм, 412-0100
105

точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм, 412-0101
105

точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм, 412-0102
105

точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм, 412-0103
105

точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм, 412-0104
105

точечная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм, 412-0105
105

точечная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм, 412-0106
105

точечная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм, 412-0107
105

точечная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм, 412-0108
105

точечная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм, 412-0109
105

точечная, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм, 412-0110
105

точечная, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм, 412-0111
105

точечная, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм, 412-0112
105

Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности

пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм, 412-0120
105

пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм, 412-0121
105

пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм, 412-0122
105

пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм, 412-0123
105

пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм, 412-0125
105

пиленая А, Б, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм, 412-0126
105

пиленая А, Б, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм, 412-0127
105

пиленая А, Б, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм, 412-0128
105

пиленая А, Б, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм, 412-0129
105

пиленая А, Б, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм, 412-0130
105

пиленая А, Б, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм, 412-0131
105

пиленая А, Б, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм, 412-0132
105

пиленая А, Б, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм, 412-0133
105

термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм, 412-0141
105

термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм, 412-0142
105

термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм, 412-0143
105

термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм, 412-0144
105

термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм, 412-0145
105

термообработанная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм, 412-0146
105

термообработанная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм, 412-0147
105

термообработанная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм, 412-0148
105

термообработанная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм, 412-0149
105

термообработанная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм, 412-0150
105

термообработанная, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм, 412-0151
105

термообработанная, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм, 412-0152
106

термообработанная, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм, 412-0153
106

шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм, 412-0161
106

шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм, 412-0162
106

шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм, 412-0163
106

шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм, 412-0164
106

шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм, 412-0165
106

шлифованная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм, 412-0166
106

шлифованная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм, 412-0167
106

шлифованная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм, 412-0168
106

шлифованная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм, 412-0169
106

шлифованная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм, 412-0170
106

шлифованная, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм, 412-0171
106

шлифованная, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм, 412-0172
106

шлифованная, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм, 412-0173
106

лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина10 мм, 412-0181
106

лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм, 412-0182
106

лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм, 412-0183
106

лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм, 412-0184
106

лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм, 412-0185
106

лощеная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм, 412-0186
106

лощеная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм, 412-0187
106

лощеная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм, 412-0188
106

лощеная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм, 412-0189
106

лощеная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм, 412-0190
106

лощеная, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм, 412-0191
106

лощеная, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм, 412-0192
106

лощеная, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм, 412-0193
106

полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм, 412-0201
106

полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм, 412-0202
106

полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм, 412-0203
106

полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм, 412-0204
106

полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм, 412-0205
106

полированная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм, 412-0206
106

полированная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм, 412-0207
106

полированная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм, 412-0208
106

полированная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм, 412-0209
106

полированная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм, 412-0210
106

полированная, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм, 412-0211
106

полированная, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм, 412-0212
106

полированная, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм, 412-0213
106

точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм, 412-0221
107

точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм, 412-0222
107

точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм, 412-0223
107

точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм, 412-0224
107

точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм, 412-0225
107

точечная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм, 412-0226
107

точечная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм, 412-0227
107

точечная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм, 412-0228
107

точечная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм, 412-0229
107

точечная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм, 412-0230
107

точечная, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм, 412-0231
107

точечная, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм, 412-0232
107

точечная, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм, 412-0233
107

Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности

пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм, 412-0241
107

пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм, 412-0242
107

пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм, 412-0243
107

пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм, 412-0244
107

пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм, 412-0245
107

пиленая А, Б, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм, 412-0246
107

пиленая А, Б, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм, 412-0247
107

пиленая А, Б, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм, 412-0248
107

пиленая А, Б, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм, 412-0249
107

пиленая А, Б, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм, 412-0250
107

пиленая А, Б, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм, 412-0251
107

пиленая А, Б, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм, 412-0252
107

пиленая А, Б, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм, 412-0253
107

термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм, 412-0261
107

термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм, 412-0262
107

термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм, 412-0263
107

термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм, 412-0264
107

термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм, 412-0265
107

термообработанная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм, 412-0266
107

термообработанная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм, 412-0267
107

термообработанная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм, 412-0268
107

термообработанная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм, 412-0269
107

термообработанная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм, 412-0270
107

термообработанная, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм, 412-0271
107

термообработанная, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм, 412-0272
107

термообработанная, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм, 412-0273
107

шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм, 412-0281
107

шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм, 412-0282
108

шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм, 412-0283
108

шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм, 412-0284
108

шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм, 412-0285
108

шлифованная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм, 412-0286
108

шлифованная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм, 412-0287
108

шлифованная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм, 412-0288
108

шлифованная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм, 412-0289
108

шлифованная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм, 412-0290
108

шлифованная, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм, 412-0291
108

шлифованная, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм, 412-0292
108

шлифованная, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм, 412-0293
108

лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм, 412-0301
108

лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм, 412-0302
108

лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм, 412-0303
108

лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм, 412-0304
108

лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм, 412-0305
108

лощеная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм, 412-0306
108

лощеная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм, 412-0307
108

лощеная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм, 412-0308
108

лощеная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм, 412-0309
108

лощеная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм, 412-0310
108

лощеная, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм, 412-0311
108

лощеная, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм, 412-0312
108

лощеная, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм, 412-0313
108

полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм, 412-0321
108

полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм, 412-0322
108

полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм, 412-0323
108

полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм, 412-0324
108

полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм, 412-0325
108

полированная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм, 412-0326
108

полированная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм, 412-0327
108

полированная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм, 412-0328
108

полированная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм, 412-0329
108

полированная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм, 412-0330
108

полированная, парапеты, пластины, толщин 130-140 мм, 412-0331
108

полированная, парапеты, пластины, толщин 150-160 мм, 412-0332
108

полированная, парапеты, пластины, толщин 170-200 мм, 412-0333
108

точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм, 412-0341
108

точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм, 412-0342
108

точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм, 412-0343
108

точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм, 412-0344
109

точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм, 412-0345
109

точечная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм, 412-0346
109

точечная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм, 412-0347
109

точечная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм, 412-0348
109

точечная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм, 412-0349
109

точечная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм, 412-0350
109

точечная, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм, 412-0351
109

точечная, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм, 412-0352
109

точечная, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм, 412-0353
109

Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности

пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм, 412-0361
109

пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм, 412-0362
109

пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм, 412-0363
109

пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм, 412-0364
109

пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм, 412-0365
109

пиленая А, Б, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм, 412-0366
109

пиленая А, Б, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм, 412-0367
109

пиленая А, Б, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм, 412-0368
109

пиленая А, Б, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм, 412-0369
109

пиленая А, Б, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм, 412-0370
109

пиленая А, Б, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм, 412-0371
109

пиленая А, Б, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм, 412-0372
109

пиленая А, Б, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм, 412-0373
109

термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм, 412-0381
109

термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм, 412-0382
109

термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм, 412-0383
109

термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм, 412-0384
109

термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм, 412-0385
109

термообработанная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм, 412-0386
109

термообработанная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм, 412-0387
109

термообработанная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм, 412-0388
109

термообработанная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм, 412-0389
109

термообработанная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм, 412-0390
109

термообработанная, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм, 412-0391
109

термообработанная, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм, 412-0392
109

термообработанная, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм, 412-0393
109

шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм, 412-0401
109

шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм, 412-0402
109

шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм, 412-0403
109

шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм, 412-0404
109

шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм, 412-0405
110

шлифованная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм, 412-0406
110

шлифованная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм, 412-0407
110

шлифованная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм, 412-0408
110

шлифованная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм, 412-0409
110

шлифованная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм, 412-0410
110

шлифованная, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм, 412-0411
110

шлифованная, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм, 412-0412
110

шлифованная, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм, 412-0413
110

лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм, 412-0421
110

лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм, 412-0422
110

лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм, 412-0423
110

лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм, 412-0424
110

лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм, 412-0425
110

лощеная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм, 412-0426
110

лощеная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм, 412-0427
110

лощеная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм, 412-0428
110

лощеная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм, 412-0429
110

лощеная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм, 412-0430
110

лощеная, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм, 412-0431
110

лощеная, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм, 412-0432
110

лощеная, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм, 412-0433
110

полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм, 412-0441
110

полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм, 412-0442
110

полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм, 412-0443
110

полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм, 412-0444
110

полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм, 412-0445
110

полированная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм, 412-0446
110

полированная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм, 412-0447
110

полированная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм, 412-0448
110

полированная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм, 412-0449
110

полированная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм, 412-0450
110

полированная, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм, 412-0451
110

полированная, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм, 412-0452
110

полированная, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм, 412-0453
110

точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм, 412-0461
110

точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм, 412-0462
110

точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм, 412-0463
110

точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм, 412-0464
110

точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм, 412-0465
110

точечная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм, 412-0466
110

точечная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм, 412-0467
111

точечная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм, 412-0468
111

точечная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм, 412-0469
111

точечная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм, 412-0470
111

точечная, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм, 412-0471
111

точечная, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм, 412-0472
111

точечная, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм, 412-0473
111

Изделия архитектурно-строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина, 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности

пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 10 мм, 412-0951
111

пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 15 мм, 412-0952
111

пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 20 мм, 412-0953
111

пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 25 мм, 412-0954
111

пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 30 мм, 412-0955
111

пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 40 мм, 412-0956
111

шлифованная, плиты облицовочные, толщина 10 мм, 412-0971
111

шлифованная, плиты облицовочные, толщина 15 мм, 412-0972
111

шлифованная, плиты облицовочные, толщина 20 мм, 412-0973
111

шлифованная, плиты облицовочные, толщина 25 мм, 412-0974
111

шлифованная, плиты облицовочные, толщина 30 мм, 412-0975
111

шлифованная, плиты облицовочные, толщина 40 мм, 412-0976
111

полированная, плиты облицовочные, толщина 10 мм, 412-0991
111

полированная, плиты облицовочные, толщина 15 мм, 412-0992
111

полированная, плиты облицовочные, толщина 20 мм, 412-0993
111

полированная, плиты облицовочные, толщина 25 мм, 412-0994
111

полированная, плиты облицовочные, толщина 30 мм, 412-0995
111

полированная, плиты облицовочные, толщина 40 мм, 412-0996
111

Изделия архитектурно-строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина, 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности

пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм, 412-1011
111

пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм, 412-1012
111

пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм, 412-1013
111

пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм, 412-1014
111

пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм, 412-1015
111

пиленая А, Б, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм, 412-1016
111

пиленая А, Б, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм, 412-1017
111

пиленая А, Б, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм, 412-1018
111

пиленая А, Б, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм, 412-1019
111

пиленая А, Б, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм, 412-1020
111

шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм, 412-1051
111

шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм, 412-1052
111

шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм, 412-1053
111

шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм, 412-1054
111

шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм, 412-1055
111

шлифованная, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм, 412-1056
112

шлифованная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм, 412-1057
112

шлифованная, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм, 412-1058
112

шлифованная, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм, 412-1059
112

шлифованная, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм, 412-1060
112

лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм, 412-1071
112

лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм, 412-1072
112

лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм, 412-1073
112

лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм, 412-1074
112

лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм, 412-1075
112

лощеная, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм, 412-1076
112

лощеная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм, 412-1077
112

лощеная, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм, 412-1078
112

лощеная, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм, 412-1079
112

лощеная, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм, 412-1080
112

полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм, 412-1091
112

полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм, 412-1092
112

полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм, 412-1093
112

полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм, 412-1094
112

полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм, 412-1095
112

полированная, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм, 412-1096
112

полированная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм, 412-1097
112

полированная, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм, 412-1098
112

полированная, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм, 412-1099
112

полированная, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм, 412-1100
112

Изделия архитектурно-строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина. 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности

пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 10 мм, 412-1131
112

пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 15 мм, 412-1132
112

пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 20 мм, 412-1133
112

пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 25 мм, 412-1134
112

пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 30 мм, 412-1135
112

пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 40 мм, 412-1136
112

шлифованная, плиты облицовочные, толщина 10 мм, 412-1151
112

шлифованная, плиты облицовочные, толщина 15 мм, 412-1152
112

шлифованная, плиты облицовочные, толщина 20 мм, 412-1153
112

шлифованная, плиты облицовочные, толщина 25 мм, 412-1154
112

шлифованная, плиты облицовочные, толщина 30 мм, 412-1155
112

шлифованная, плиты облицовочные, толщина 40 мм, 412-1156
112

Изделия архитектурно-строительные из мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк, группа

1, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 10 мм, 412-0581
114

1, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 15 мм, 412-0582
114

1, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 20 мм, 412-0583
114

1, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 25 мм, 412-0584
114

1, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 30 мм, 412-0585
114

1, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 40 мм, 412-0586
114

1, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 50-60 мм, 412-0587
114

1, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 70-80 мм, 412-0588
114

1, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 90-100 мм, 412-0599
114

1, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 110-120 мм, 412-0600
114

2, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 10 мм, 412-0691
114

2, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 15 мм, 412-0692
114

2, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 20 мм, 412-0693
114

2, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 25 мм, 412-0694
114

2, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 30 мм, 412-0695
114

2, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 40 мм, 412-0696
114

2, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 50-60 мм, 412-0697
114

2, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 70-80 мм, 412-0698
114

2, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 90-100 мм, 412-0699
114

2, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 110-120 мм, 412-0700
114

3, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 10 мм, 412-0811
114

3, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 15 мм, 412-0812
114

3, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 20 мм, 412-0813
114

3, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 25 мм, 412-0814
114

3, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 30 мм, 412-0815
114

3, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 40 мм, 412-0816
114

3, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 50-60 мм, 412-0817
114

3, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 70-80 мм, 412-0818
114

3, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 90-100 мм, 412-0819
114

3, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 110-120 мм, 412-0820
114

4, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 10 мм, 412-0931
114

4, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 15 мм, 412-0932
114

4, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 20 мм, 412-0933
114

4, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 25 мм, 412-0934
115

4, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 30 мм, 412-0935
115

4, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 40 мм, 412-0936
115

4, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 50-60 мм, 412-0937
115

4, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 70-80 мм, 412-0938
115

4, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 90-100 мм, 412-0939
115

4, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 110-120 мм, 412-0940
115

Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности

пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм, 412-0481
115

пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм, 412-0482
115

пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм, 412-0483
115

пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм, 412-0484
115

пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм, 412-0485
115

пиленая А, Б, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм, 412-0486
115

пиленая А, Б, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм, 412-0487
115

пиленая А, Б, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм, 412-0488
115

пиленая А, Б, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм, 412-0489
115

пиленая А, Б, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм, 412-0490
115

шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм, 412-0521
115

шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм, 412-0522
115

шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм, 412-0523
115

шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм, 412-0524
115

шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм, 412-0525
115

шлифованная, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм, 412-0526
115

шлифованная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм, 412-0527
115

шлифованная, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм, 412-0528
115

шлифованная, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм, 412-0529
115

шлифованная, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм, 412-0530
115

лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм, 412-0541
115

лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм, 412-0542
115

лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм, 412-0543
115

лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм, 412-0544
115

лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм, 412-0545
115

лощеная, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм, 412-0546
115

лощеная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм, 412-0547
115

лощеная, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм, 412-0548
115

лощеная, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм, 412-0549
115

лощеная, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм, 412-0550
115

полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм, 412-0561
115

полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм, 412-0562
115

полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм, 412-0563
116

полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм, 412-0564
116

полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм, 412-0565
116

полированная, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм, 412-0566
116

полированная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм, 412-0567
116

полированная, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм, 412-0568
116

полированная, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм, 412-0569
116

полированная, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм, 412-0570
116

Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности

пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм, 412-0601
116

пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм, 412-0602
116

пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм, 412-0603
116

пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм, 412-0604
116

пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм, 412-0605
116

пиленая А, Б, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм, 412-0606
116

пиленая А, Б, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм, 412-0607
116

пиленая А, Б, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм, 412-0608
116

пиленая А, Б, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм, 412-0609
116

пиленая А, Б, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм, 412-0610
116

шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм, 412-0631
116

шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм, 412-0632
116

шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм, 412-0633
116

шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм, 412-0634
116

шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм, 412-0635
116

шлифованная, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм, 412-0636
116

шлифованная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм, 412-0637
116

шлифованная, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм, 412-0638
116

шлифованная, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм, 412-0639
116

шлифованная, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм, 412-0640
116

лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм, 412-0651
116

лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм, 412-0652
116

лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм, 412-0653
116

лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм, 412-0654
116

лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм, 412-0655
116

лощеная, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм, 412-0656
116

лощеная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм, 412-0657
116

лощеная, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм, 412-0658
116

лощеная, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм, 412-0659
116

лощеная, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм, 412-0660
116

полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм, 412-0671
116

полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм, 412-0672
117

полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм, 412-0673
117

полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм, 412-0674
117

полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм, 412-0675
117

полированная, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм, 412-0676
117

полированная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм, 412-0677
117

полированная, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм, 412-0678
117

полированная, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм, 412-0679
117

полированная, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм, 412-0680
117

Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности

пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм, 412-0711
117

пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм, 412-0712
117

пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм, 412-0713
117

пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм, 412-0714
117

пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм, 412-0715
117

пиленая А, Б, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм, 412-0716
117

пиленая А, Б, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм, 412-0717
117

пиленая А, Б, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм, 412-0718
117

пиленая А, Б, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм, 412-0719
117

пиленая А, Б, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм, 412-0720
117

шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм, 412-0751
117

шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм, 412-0752
117

шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм, 412-0753
117

шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм, 412-0754
117

шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм, 412-0755
117

шлифованная, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм, 412-0756
117

шлифованная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм, 412-0757
117

шлифованная, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм, 412-0758
117

шлифованная, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм, 412-0759
117

шлифованная, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм, 412-0760
117

лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм, 412-0771
117

лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм, 412-0772
117

лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм, 412-0773
117

лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм, 412-0774
117

лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм, 412-0775
117

лощеная, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм, 412-0776
117

лощеная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм, 412-0777
117

лощеная, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм, 412-0778
117

лощеная, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм, 412-0779
117

лощеная, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм, 412-0780
117

полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм, 412-0791
118

полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм, 412-0792
118

полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм, 412-0793
118

полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм, 412-0794
118

полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм, 412-0795
118

полированная, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм, 412-0796
118

полированная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм, 412-0797
118

полированная, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм, 412-0798
118

полированная, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм, 412-0799
118

полированная, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм, 412-0800
118

Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности

пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм, 412-0831
118

пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм, 412-0832
118

пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм, 412-0833
118

пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм, 412-0834
118

пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм, 412-0835
118

пиленая А, Б, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм, 412-0836
118

пиленая А, Б, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм, 412-0837
118

пиленая А, Б, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм, 412-0838
118

пиленая А, Б, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм, 412-0839
118

пиленая А, Б, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм, 412-0840
118

шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм, 412-0871
118

шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм, 412-0872
118

шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм, 412-0873
118

шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм, 412-0874
118

шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм, 412-0875
118

шлифованная, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм, 412-0876
118

шлифованная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм, 412-0877
118

шлифованная, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм, 412-0878
118

шлифованная, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм, 412-0879
118

шлифованная, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм, 412-0880
118

лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм, 412-0891
118

лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм, 412-0892
118

лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм, 412-0893
118

лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм, 412-0894
118

лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм, 412-0895
118

лощеная, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм, 412-0896
118

лощеная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм, 412-0897
118

лощеная, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм, 412-0898
118

лощеная, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм, 412-0899
118

лощеная, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм, 412-0900
119

полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм, 412-0911
119

полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм, 412-0912
119

полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм, 412-0913
119

полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм, 412-0914
119

полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм, 412-0915
119

полированная, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм, 412-0916
119

полированная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм, 412-0917
119

полированная, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм, 412-0918
119

полированная, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм, 412-0919
119

полированная, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм, 412-0920
119

Изделия архитектурно-строительные из пористых горных пород (ракушечника и туфа). 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности

пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 10 мм, 412-1201
120

пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 15 мм, 412-1202
120

пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 20 мм, 412-1203
120

пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 25 мм, 412-1204
120

пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 30 мм, 412-1205
120

пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 40 мм, 412-1206
120

шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм, 412-1221
120

шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм, 412-1222
120

шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм, 412-1223
120

шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм, 412-1224
120

шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм, 412-1225
120

шлифованная, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм, 412-1226
120

полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм, 412-1241
120

полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм, 412-1242
121

полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм, 412-1243
121

полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм, 412-1244
121

полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм, 412-1245
121

полированная, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм, 412-1246
121

Изделия архитектурно-строительные из пористых горных пород (ракушечника и туфа). 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности

пиленая А, Б, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм, 412-1261
121

пиленая А, Б, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм, 412-1262
121

пиленая А, Б, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм, 412-1263
121

пиленая А, Б, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм, 412-1264
121

пиленая А, Б, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм, 412-1265
121

пиленая А, Б, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм, 412-1266
121

пиленая А, Б, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм, 412-1267
121

пиленая А, Б, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм, 412-1268
121

пиленая А, Б, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм, 412-1269
121

пиленая А, Б, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм, 412-1270
121

шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм, 412-1281
121

шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм, 412-1282
121

шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм, 412-1283
121

шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм, 412-1284
121

шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм, 412-1285
121

шлифованная, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм, 412-1286
121

шлифованная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм, 412-1287
121

шлифованная, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм, 412-1288
121

шлифованная, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм, 412-1289
121

шлифованная, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм, 412-1290
121

лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм, 412-1291
121

лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм, 412-1292
121

лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм, 412-1293
121

лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм, 412-1294
121

лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм, 412-1295
121

лощеная, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм, 412-1296
121

лощеная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм, 412-1297
121

лощеная, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм, 412-1298
121

лощеная, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм, 412-1299
121

лощеная, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм, 412-1300
121

полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм, 412-1301
121

полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм, 412-1302
121

полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм, 412-1303
122

полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм, 412-1304
122

полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм, 412-1305
122

полированная, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм, 412-1306
122

полированная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм, 412-1307
122

полированная, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм, 412-1308
122

полированная, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм, 412-1309
122

полированная, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм, 412-1310
122

Изделия архитектурно-строительные из пористых горных пород (ракушечника и туфа). 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности

пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 10 мм, 412-1321
122

пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 15 мм, 412-1322
122

пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 20 мм, 412-1323
122

пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 25 мм, 412-1324
122

пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 30 мм, 412-1325
122

пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 40 мм, 412-1326
122

шлифованная, плиты облицовочные, толщина 10 мм, 412-1341
122

шлифованная, плиты облицовочные, толщина 15 мм, 412-1342
122

шлифованная, плиты облицовочные, толщина 20 мм, 412-1343
122

шлифованная, плиты облицовочные, толщина 25 мм, 412-1344
122

шлифованная, плиты облицовочные, толщина 30 мм, 412-1345
122

шлифованная, плиты облицовочные, толщина 40 мм, 412-1346
122

Изделия железобетонные для городских пешеходных тоннелей и транспортных пересечений, 403-0545
43

Изделия из жаростойких бетонов для футеровки вагонеток обжиговых печей, марка

ИБШВЦ Б-1, 403-0171
18

ИБШКВЦ Б-2, Б-3, 403-0172
18

ИБШКВЦ Б7-1, Б7-2, Б7-3, Б7-4, Б7-5, Б7-6, Б7-7, 403-0173
18

ИБШВЦ Б7-8, Б7-9, 403-0174
18

Изделия из ячеистых бетонов теплоизоляционные первой категории качества тип

А, марка 350, 403-0181
18

Б, марка 400, 403-0182
18

Изделия погонные гипсовые орнаментованные плоские, выпуклые и рельефные простого рисунка высотой

до 50 мм, 415-0301
133

до 100 мм, 415-0302
133

до 200 мм, 415-0303
134

до 300 мм, 415-0304
134

Изделия погонные цементные орнаментованные плоские, выпуклые и рельефные простого рисунка высотой

до 50 мм, 415-1301
134

до 100 мм, 415-1302
134

до 200 мм, 415-1303
134

до 300 мм, 415-1304
134

Имитация природного камня гиперпрессованная, марка

200, 403-0365
17

500, 403-0366
17

200, «Фигурный», 403-0367
17

500, «Фигурный», 403-0368
17

Ирга, высота 1,25-1,5 м, 414-0204
131

Кабины железобетонные для туалета (серия 1.188-5 вып. 10,11), 403-0347
34

Кабины железобетонные для туалета, 403-2010
35

Кабины санитарно-технические железобетонные, 403-0341
34

Калина, высота 1,25-1,5 м, 414-0205
131

Каменная мелочь марки 300, 413-0434
128

Каменная мелочь марки 300, 413-9218
128

Камень булыжный, 413-0009
128

Камень бутовый марка

1400, размер от 150 до 500 мм, 413-9322
128

1400, 413-0211
128

1400, размер от 70 до 1000 мм, 413-0220
128

1200, размер от 150 до 500 мм, 413-9323
128

1200, 413-0212
128

1200, размер от 70 до 1000 мм, 413-0221
128

1000, 413-0213
128

1000, размер от 70 до 1000 мм, 413-0222
128

800, размер от 150 до 500 мм, 413-9325
128

800, 413-0214
128

800, размер от 70 до 1000 мм, 413-0223
128

600, размер от 150 до 500 мм, 413-9326
128

600, 413-0215
128

600, размер от 70 до 1000 мм, 413-0224
128

400, 413-0216
128

400, размер от 70 до 1000 мм, 413-0225
128

300, размер от 150 до 500 мм, 413-9328
128

300, 413-0217
128

300, размер от 70 до 1000 мм, 413-0226
128

200, 413-0218
128

200, размер от 70 до 1000 мм, 413-0227
128

100, 413-0219
128

100, размер от 70 до 1000 мм, 413-0228
128

Камень бутовый, 413-9011
128

Камень декоративный, 412-9231
128

Камень облицовочный криволинейный, 412-9060
111

Камень облицовочный прямолинейный, 412-9070
111

Камень, 413-9012
128

Камни бетонные из тяжелого бетона, марка

300, размером 50*50*50 мм, 403-0039
18

200, размером 200*200*400 мм, 403-0040
18

Камни бетонные пустотелые стеновые из легкого бетона, марка 50, 403-0038
18

Камни бетонные стеновые из легкого бетона, марка

25, 403-0031
16

35, 403-0032
16

50, 403-0033
16

75, 403-0034
16

100, 403-0035
16

150, 403-0036
16

200, 403-0037
16

Камни бетонные стеновые из тяжелого бетона, марка

50, 403-0021
16

75, 403-0022
16

100, 403-0023
16

150, 403-0024
16

200, 403-0025
16

Камни бетонные, 403-9008
18

Камни бортовые

БР 100.30.15 / бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91), 403-8021
19

БР 100.30.18 / бетон В30 (М400), объем 0,052 м3/ (ГОСТ 6665-91), 403-8022
19

БР 100.20.8 / бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91), 403-8023
19

БР 300.30.15 / бетон В30 (М400), объем 0,126 м3, расход арматуры 4,85 кг/ (ГОСТ 6665-91), 403-8127
19

БР 300.30.18 / бетон В30 (М400), объем 0,153 м3, расход арматуры 4,94 кг/ (ГОСТ 6665-91), 403-8128
19

БР 300.45.18 / бетон В30 (М400), объем 0,234 м3, расход арматуры 6,86 кг/ (ГОСТ 6665-91), 403-8129
19

БР 300.60.20 / бетон В30 (М400), объем 0,351 м3, расход арматуры 8,03 кг/ (ГОСТ 6665-91), 403-8130
19

Камни бортовые бетонные, марка

300, 403-0051
18

400, 403-0052
18

Камни бортовые из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 38 кг/м3, 403-8126
18

Камни бортовые из горных пород, марка

1ГП, 413-0001
128

3ГП, 413-0003
128

Камни бортовые, 413-9010
128

Камни железобетонные бортовые

БР150.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,063 м3, расход ар-ры 2,2 кг/ (ГОСТ 6665-91), 403-2382
63

БР300.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,126 м3, расход ар-ры 4,85 кг/ (ГОСТ 6665-91), 403-2383
63

Камни железобетонные бортовые, 403-0933
63

Камни из туфа тип I, размер 390х190х188 мм, марка

4-100, грубообработанные, 413-0411
128

4-100, чистообработанные правильной формы, 413-0412
128

Камни керамические или силикатные кладочные, 404-9033
87

Камни керамические или силикатные лицевые, 404-9080
87

Камни керамические лицевые профильные, 404-9090
88

Камни керамические лицевые, размером 250х120х138 мм, марка

25, 404-0141
88

35, 404-0142
88

50, 404-0143
88

75, 404-0144
88

100, 404-0145
88

125, 404-0146
88

150, 404-0147
88

175, 404-0148
88

200, 404-0149
88

250, 404-0150
88

300, 404-0151
88

Камни керамические лицевые, размером 250х120х140 мм профильные, естественного цвета, 404-0020
88

Камни керамические одинарные, размером 250х120х138 мм, марка

25, 404-0021
88

35, 404-0022
88

50, 404-0023
88

75, 404-0024
88

100, 404-0025
89

125, 404-0026
89

150, 404-0027
89

175, 404-0028
89

200, 404-0029
89

250, 404-0030
89

300, 404-0031
89

Камни керамические пустотелые одинарные, размером 250х120х138 мм, марка

25, 404-0061
89

35, 404-0062
89

50, 404-0063
89

75, 404-0064
89

100, 404-0065
89

125, 404-0066
89

150, 404-0067
89

175, 404-0068
89

200, 404-0069
89

250, 404-0070
89

300, 404-0071
89

Камни керамические эффективные, размером 250х120х138 мм, марка

25, 404-0101
89

35, 404-0102
89

50, 404-0103
89

75, 404-0104
89

100, 404-0105
89

125, 404-0106
89

150, 404-0107
89

175, 404-0108
89

200, 404-0109
89

250, 404-0110
89

300, 404-0111
89

Камни легкобетонные, 403-9210
18

Камни облицовочные фасонные, 412-9230
111

Камни силикатные лицевые неокрашенные одинарные, размером 250х120х138 мм, марка

75, 404-0251
89

100, 404-0252
89

125, 404-0253
89

150, 404-0254
89

200, 404-0255
89

250, 404-0256
89

300, 404-0257
89

Камни силикатные полнотелые одинарные, размером 250х120х138 мм, марка

75, 404-0171
89

100, 404-0172
89

125, 404-0173
89

150, 404-0174
89

200, 404-0175
89

250, 404-0176
89

300, 404-0177
89

Камни силикатные пустотелые одинарные, размером 250х120х138 мм, марка

75, 404-0191
89

100, 404-0192
89

125, 404-0193
89

150, 404-0194
89

200, 404-0195
89

250, 404-0196
89

300, 404-0197
89

Камни силикатные условно эффективные одинарные, размером 250х120х138 мм, марка

75, 404-0231
89

100, 404-0232
89

125, 404-0233
89

150, 404-0234
89

200, 404-0235
90

250, 404-0236
90

300, 404-0237
90

Камни силикатные эффективные одинарные, размером 250х120х138 мм, марка

75, 404-0211
90

100, 404-0212
90

125, 404-0213
90

150, 404-0214
90

200, 404-0215
90

250, 404-0216
90

300, 404-0217
90

Камни стеновые известняковые, тип I, размер 390х190х188 мм, марка 125-250, 413-0410
128

Камыш, 414-9319
131

Канал железобетонные лотковый с консолью, 403-0932
63

Капители гипсовые

дорические и тосканские высотой до 250 мм, 415-0101
134

дорические и тосканские высотой до 500 мм, 415-0102
134

ионические высотой до 250 мм, 415-0111
134

ионические высотой до 500 мм, 415-0112
134

коринфские высотой до 500 мм, 415-0121
134

коринфские высотой до 750 мм, 415-0122
134

коринфские высотой до 1000 мм, 415-0123
134

Капители железобетонные, 403-0934
63

Капители из бетона В 22,5 (М300), объемом от 1 до 4 м3, с расходом арматуры 100 кг/м3, 403-7020
27

Капители цементные

дорические и тосканские высотой до 250 мм, 415-1101
134

дорические и тосканские высотой до 500 мм, 415-1102
134

ионические высотой до 250 мм, 415-1111
134

ионические высотой до 500 мм, 415-1112
134

коринфские сборные высотой до 500 мм, 415-1121
134

коринфские сборные высотой до 750 мм, 415-1122
134

коринфские сборные высотой до 1000 мм, 415-1123
134

Карагач, средний размер, высота 3,0-3,5 м, 414-0046
129

Картуши гипсовые

с наибольшим измерением (высота, ширина) до 500 мм, 415-0131
134

с наибольшим измерением (высота, ширина) до 750 мм, 415-0132
134

с наибольшим измерением (высота, ширина) до 1000 мм, 415-0133
134

Картуши цементные

с наибольшим измерением (высота, ширина) до 500 мм, 415-1131
134

с наибольшим измерением (высота, ширина) до 750 мм, 415-1132
134

с наибольшим измерением (высота, ширина) до 1000 мм, 415-1133
134

Каштан конский, крупномерный (с комом земли 1,2х1,2 м), высота 3,5-4 м, 414-0010
129

Каштан конский, повышенный стандарт (с комом земли), высота 3,0-3,5 м, 414-0026
129

Каштан конский, средний размер, высота 3,0-3,5 м, 414-0047
129

Керамзитобетон класса В7,5 (М100), 401-9059
9

Керамзито-дробленая смесь, марка

500, 406-0171
92

600, 406-0172
92

700, 406-0173
92

800, 406-0174
92

900, 406-0175
92

1000, 406-0176
92

Кизильник (разные виды), высота 1,25-1,5 м, 414-0209
131

Кирпич

керамический, 404-9010
86

глиняный обыкновенный, 404-9020
86

глиняный обыкновенный марки 100, 404-9025
86

керамический одинарный, 404-9029
86

керамический, силикатный или пустотелый, 404-9032
86

керамический или силикатный лицевой, 404-9034
86

керамический лицевой профильный, 404-9035
87

керамический или силикатный, 404-9036
87

и камни керамические марки 100, 404-9015
87

и камни керамические марки 150, 404-9017
87

Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250х120х65 мм, марка

25, 404-0271
88

35, 404-0272
88

50, 404-0273
88

75, 404-0274
88

100, 404-0275
88

125, 404-0276
88

150, 404-0277
88

175, 404-0278
88

200, 404-0279
88

250, 404-0280
88

300, 404-0281
88

Кирпич керамический лицевой профильный размером 250х120х65 мм, 404-0016
86

Кирпич керамический лицевой, размером 250х120х65 мм, марка

25, 404-0121
86

35, 404-0122
86

50, 404-0123
86

75, 404-0124
86

100, 404-0125
86

125, 404-0126
86

150, 404-0127
86

175, 404-0128
86

200, 404-0129
86

250, 404-0130
86

300, 404-0131
86

Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, 404-9026
85

Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка

25, 404-0001
85

35, 404-0002
85

50, 404-0003
85

75, 404-0004
85

100, 404-0005
85

125, 404-0006
85

150, 404-0007
85

175, 404-0008
85

200, 404-0009
85

250, 404-0010
85

300, 404-0011
85

Кирпич керамический пустотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка

25, 404-0041
85

35, 404-0042
85

50, 404-0043
85

75, 404-0044
85

100, 404-0045
85

125, 404-0046
85

150, 404-0047
85

175, 404-0048
85

200, 404-0049
85

250, 404-0050
85

300, 404-0051
85

Кирпич керамический пустотелый утолщенный, размером 250х120х88 мм, марка

25, 404-0052
85

35, 404-0053
85

50, 404-0054
85

75, 404-0055
85

100, 404-0056
85

125, 404-0057
85

150, 404-0058
85

175, 404-0059
85

200, 404-0060
85

250, 404-0072
85

300, 404-0073
86

Кирпич керамический утолщенный пустотелый лицевой, размером 250х120х88 мм, марка 125, 404-0136
86

Кирпич керамический эффективный, размером 250х120х65 мм, марка

25, 404-0081
86

35, 404-0082
86

50, 404-0083
86

75, 404-0084
86

100, 404-0085
86

125, 404-0086
86

150, 404-0087
86

175, 404-0088
86

200, 404-0089
86

250, 404-0090
86

300, 404-0091
86

Кирпич клинкерный, размером 250х120х65 мм, марка

200, 404-0261
88

300, 404-0262
88

Кирпич одинарный гиперпрессованный, марка

150, 404-0351
85

200, 404-0352
85

250, 404-0353
85

300, 404-0354
85

Кирпич силикатный лицевой неокрашенный одинарный, размером 250х120х65 мм, марка

75, 404-0241
87

100, 404-0242
87

125, 404-0243
87

150, 404-0244
87

200, 404-0245
87

250, 404-0246
87

300, 404-0247
87

Кирпич силикатный лицевой пустотелый утолщенный, размер 250х120х88 мм, марка

150, 404-0266
87

Кирпич силикатный полнотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка

75, 404-0161
87

100, 404-0162
87

125, 404-0163
87

150, 404-0164
87

200, 404-0165
87

250, 404-0166
87

300, 404-0167
87

Кирпич силикатный полнотелый утолщенный, размером 250х120х88 мм, марка

75, 404-0032
87

100, 404-0033
87

125, 404-0034
87

150, 404-0037
87

200, 404-0036
87

250, 404-0038
87

300, 404-0039
87

Кирпич силикатный пустотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка

75, 404-0181
87

100, 404-0182
87

125, 404-0183
87

150, 404-0184
87

200, 404-0185
87

250, 404-0186
87

300, 404-0187
87

Кирпич силикатный пустотелый утолщенный, размером 250х120х88 мм, марка

75, 404-0074
87

100, 404-0075
87

125, 404-0076
87

150, 404-0077
87

200, 404-0078
87

250, 404-0079
87

300, 404-0080
87

Кирпич силикатный условно эффективный одинарный, размером 250х120х65 мм, марка

75, 404-0221
87

100, 404-0222
87

125, 404-0223
87

150, 404-0224
87

200, 404-0225
87

250, 404-0226
87

300, 404-0227
88

Кирпич силикатный эффективный одинарный, размером 250х120х65 мм, марка

75, 404-0201
88

100, 404-0202
88

125, 404-0203
88

150, 404-0204
88

200, 404-0205
88

250, 404-0206
88

300, 404-0207
88

Кирпич строительный для футеровки тепловых агрегатов с температурой до 1000 гр. С, размером 250х120х65 мм, марка

25, 404-0291
88

35, 404-0292
88

50, 404-0293
88

75, 404-0294
88

100, 404-0295
88

125, 404-0296
88

150, 404-0297
88

175, 404-0298
88

200, 404-0299
88

250, 404-0300
88

300, 404-0301
88

Кирпич, 404-9001
86

Кирпич-половняк керамический, 404-0321
87

Кирпич-половняк силикатный, 404-0322
87

Клевер, 414-0306
132

Клен остролистный с кроной 2-3 года, высота 1,5-3 м, 414-0075
129

Клен остролистный с кроной 4-6 лет, высота 1,5-3 м, 414-0076
129

Клен остролистный, крупномерный (с комом земли 1,2х1,2 м), высота 3,5-4 м, 414-0005
129

Клен остролистный, повышенный стандарт (с комом земли), высота 3,0-3,5 м, 414-0027
129

Клен привитой, повышенный стандарт (с комом земли), высота 3,0-3,5 м, 414-0029
129

Клен с кроной 2-3 года, высота 1,5-3 м, 414-0093
129

Клен с кроной 4-6 лет, высота 1,5-3 м, 414-0094
129

Клен серебристый, повышенный стандарт (с комом земли), высота 3,0-3,5 м, 414-0028
129

Клен ясенелистный, крупномерный (с комом земли 1,2х1,2 м), высота 3,5-4 м, 414-0006
129

Клен, высота 1,25-1,5 м, 414-0210
129

Клен, средний размер, высота 3,0-3,5 м, 414-0048
129

Клинец марки 300, 413-0433
128

Клинец марки 300, 413-9215
128

Колодец железобетонный сборный типовой, 403-9202
26

Колодцы железобетонные объемные смотровые железобетонные, 403-3310
26

Колодцы железобетонные объемных сооружений на лотковой сети, 403-7600
26

Колодцы и коробки железобетонные телефонные, 403-3320
26

Колодцы канализационной связи марки

ККС-5-10-В /бетон В15 (М200), объем 0,863м3, расход ар-ры 42,10кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82), 403-8180
26

ККС-5-10-н /бетон В15 (М200), объем 0,885м3, расход ар-ры 45,20кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82), 403-8181
26

ККС-4-80в /бетон В 15 (М200), объем 0,629м3, расход ар-ры 45,04кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82), 403-8184
26

ККС-4-80Н /бетон В15 (М200), объем 0,65 м3, расход ар-ры 34,70кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82), 403-8185
26

ККС-4-10-В /бетон В15 (М200), объем 0,629м3, расход ар-ры 35,36кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82), 403-8188
26

ККС-4-10-н /бетон В15 (М200), объем 0,56 м3, расход ар-ры 28,93кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82), 403-8189
26

ККС-4А-н /бетон В22,5 (М300), объем 0,589 м3, расход ар-ры 19,59 кг/, 403-8337
26

ККС-4-в /бетон В22,5 (М300), объем 0,564 м3, расход ар-ры 20,17 кг/, 403-8335
26

ККС-3-80в /бетон В15 (М200), объем 0,46 м3, расход ар-ры 28,18кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82), 403-8192
26

ККС-3-80Н /бетон В15 (М200), объем 0,49 м3, расход ар-ры 20,88кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82), 403-8193
26

ККС-3-10-В /бетон В15 (М200), объем 0,39 м3, расход ар-ры 20,54кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82), 403-8196
26

ККС-3-10-н /бетон В15 (М200), объем 0,41 м3, расход ар-ры 19,65кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82), 403-8197
26

ККС-3А-н /бетон В22,5 (М300), объем 0,389 м3, расход ар-ры 15,48 кг/, 403-8336
26

ККС-3-В /бетон В22,5 (М300), объем 0,366 м3, расход ар-ры 14,1 кг/, 403-8334
26

ККС-2-10-н /бетон В15 (М200), объем 0,30 м3, расход ар-ры 16,91кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82), 403-8202
26

Колодцы канализационной связи разветвительные марки

ККСр-5-80-В /бетон В 15 (М200), объем 1,04 м3, расход ар-ры 66,34кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82), 403-8178
26

ККСр-5-80-Н /бетон В 15 (М200), объем 0,859м3, расход ар-ры 66,14кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82), 403-8179
26

ККСр-5-10-В /бетон В 15 (М200), объем 0,837м3, расход ар-ры 49,54кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82), 403-8182
26

ККСр-5-10-н /бетон В 15 (М200), объем 0,859м3, расход ар-ры 52,70кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82), 403-8183
26

ККСр-4-80-В /бетон В 15 (М200), объем 0,601м3, расход ар-ры 51,60кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82), 403-8186
26

ККСр-4-80-Н /бетон В 15 (М200), объем 0,628м3, расход ар-ры 41,48кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82), 403-8187
26

ККСр-4-10-В /бетон В15 (М200), объем 0,601м3, расход ар-ры 42,50кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82), 403-8190
27

ККСр-4-10-н /бетон В15 (М200), объем 0,54 м3, расход ар-ры 35,72кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82), 403-8191
27

ККСр-3-80-В /бетон В15 (М200), объем 0,45 м3, расход ар-ры 35,07кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82), 403-8194
27

ККСр-3-80-Н /бетон В15 (М200), объем 0,48 м3, расход ар-ры 32,19кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82), 403-8195
27

ККСр-3-10-В /бетон В15 (М200), объем 0,38 м3, расход ар-ры 29,40кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82), 403-8198
27

ККСр-3-10-н /бетон В15 (М200), объем 0,40 м3, расход ар-ры 28,32кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82), 403-8199
27

Колодцы объемные канализационные и смотровые из бетона В20 (М250) с расходом арматуры 50 кг/м3, 403-8254
26

Колонны двутаврового сечения из бетона В25 (М350), весом до 5 т, объемом

до 0,2 м3 с расходом арматуры 100 кг/м3, 403-7007
27

от 0,2 до 1 м3 с расходом арматуры 100 кг/м3, 403-7008
27

от 1 до 4 м3 с расходом арматуры 100 кг/м3, 403-7009
27

К 48-3-1 /бетон В15 (М200), объем 0,5 м3, расход ар-ры 79 кг/ (серия 1.423-3 вып.1), 403-6601
27

К 48-3-2,3 /бетон В15 (М200), объем 0,5 м3, расход ар-ры 94,4 кг/ (серия 1.423-3 вып.1), 403-6602
27

К 48-3-4 /бетон В15 (М200), объем 0,5 м3, расход ар-ры 117,5 кг/ (серия 1.423-3 вып.1), 403-6603
27

1К30-1М2 /бетон В15 (М200), объем 0,34 м3, расход ар-ры 29,4 кг/ (серия 1.423.1-3/88 вып.1), 403-6606
27

1К42-1М2 /бетон В15 (М200), объем 0,45 м3, расход ар-ры 37,2 кг/ (серия 1.423.1-3/88 вып.1), 403-6607
27

1К42-3М2 /бетон В15 (М200), объем 0,45 м3, расход ар-ры 55,3 кг/ (серия 1.423.1-3/88 вып.1), 403-6608
27

1К60-1М2 /бетон В15 (М200), объем 0,8 м3, расход ар-ры 50,5 кг/ (серия 1.423.1-3/88 вып.1), 403-6609
27

1К66-1М2 /бетон В15 (М200), объем 0,88 м3, расход ар-ры 54,5 кг/ (серия 1.423.1-3/88 вып.1), 403-6610
27

3К72-1М2 /бетон В15 (М200), объем 2,0 м3, расход ар-ры 82,2 кг/ (серия 1.423.1-3/88 вып.1), 403-6611
27

3К72-2М2 /бетон В15 (М200), объем 2,0 м3, расход ар-ры 94,65 кг/ (серия 1.423.1-3/88 вып.1), 403-6612
27

3К72-5М2 /бетон В15 (М200), объем 2,0 м3, расход ар-ры 190,93 кг/ (серия 1.423.1-3/88 вып.1), 403-6613
27

3К72-7М3 /бетон В22,5 (М300), объем 2,0 м3, расход ар-ры 268,5 кг/ (серия 1.423.1-3/88 вып.1), 403-6614
27

2К42-1 /бетон В15 (М200), объем 0,42 м3, расход ар-ры 40,21 кг/ (серия 1.823.1-2 вып.1), 403-6031
27

1КФ55-1 /бетон В15 (М200), объем 0,5 м3, расход ар-ры 23,6 кг/ (серия 1.427.1-3 вып.1/87), 403-6700
27

1КФ55-2 /бетон В15 (М200), объем 0,5 м3, расход ар-ры 30,6 кг/ (серия 1.427.1-3 вып.1/87), 403-6701
27

1КФ57-1 /бетон В15 (М200), объем 0,51 м3, расход ар-ры 24,3 кг/ (серия 1.427.1-3 вып.1/87), 403-6702
27

7КФ97-2 /бетон В15 (М200), объем 1,4 м3, расход ар-ры 116,9 кг/ (серия 1.427.1-3 вып.1/87), 403-6703
27

8КФ109-1 /бетон В15 (М200), объем 1,9 м3, расход ар-ры 104,1 кг/ (серия 1.427.1-3 вып.1/87), 403-6704
27

8КФ109-2 /бетон В15 (М200), объем 1,9 м3, расход ар-ры 124,5 кг/ (серия 1.427.1-3 вып.1/87), 403-6705
28

Колонны двухветвевые и рамной конструкции, состоящие из двух колонн и ригеля, из бетона В30 (М 400), объемом от 1 до 4 м3, весом от 5 до 15 т с расходом арматуры 100 кг/м3, 403-7019
27

Колонны железобетонные 2КБО 60-3.26 /бетон В30 (М400), объем 2,04 м3, расход ар-ры 262,49 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9), 403-7879
28

Колонны железобетонные, 403-0108
27

Колонны прямоугольного сечения сплошные

из бетона В25 (М350), весом до 5 т, объемом до 0,2 м3 с расходом арматуры 100 кг/м3, 403-7001
28

из бетона В25 (М350), весом до 5 т, объемом от 0,2 до 1 м3 с расходом арматуры 100 кг/м3, 403-7002
28

из бетона В25 (М350), весом до 5 т, объемом от 1 до 4 м3 с расходом арматуры 100 кг/м3, 403-7003
28

с капителью, из бетона В25 (М350), весом до 5 т, объемом до 0,2 м3 с расходом арматуры 100 кг/м3, 403-7004
28

с капителью, из бетона В25 (М350), весом до 5 т, объемом от 0,2 до 1 м3 с расходом арматуры 100 кг/м3, 403-7005
28

с капителью, из бетона В25 (М350), весом до 5 т, объемом от 1 до 4 м3 с расходом арматуры 100 кг/м3, 403-7006
28

с консолями до 1 м в одну сторону, из бетона В25 (М350), весом до 5 т, длиной до 3 м, объемом до 0,2 м3 с расходом арматуры 100 кг/м3, 403-7010
28

с консолями до 1 м в одну сторону, из бетона В25 (М350), весом до 5 т, объемом от 0,2 до 1 м3 с расходом арматуры 100 кг/м3, 403-7011
28

с консолями до 1 м в одну сторону, из бетона В25 (М350), весом до 5 т, объемом от 1 до 4 м3 с расходом арматуры 100 кг/м3, 403-7012
28

с консолями до 1 м в две стороны, из бетона В25 (М350), весом от 5 до 15 т, длиной до 12 м, объемом до 1 м3 с расходом арматуры 100 кг/м3, 403-7013
28

с консолями до 1 м в две стороны, из бетона В25 (М350), весом от 5 до 15 т, длиной до 12 м, объемом от 1 до 4 м3 с расходом арматуры 100 кг/м3, 403-7014
28

с консолями до 1 м в две стороны, из бетона В25 (М350), весом от 5 до 15 т, длиной до 12 м, объемом более 4 м3 с расходом арматуры 100 кг/м3, 403-7015
28

с консолями до 1 м по четырем граням, из бетона В25 (М350), весом до 5 т, длиной до 3 м, объемом до 0,2 м3 с расходом арматуры 100 кг/м3, 403-7016
28

с консолями до 1 м по четырем граням, из бетона В25 (М350), весом до 5 т, объемом от 0,2 до 1 м3 с расходом арматуры 100 кг/м3, 403-7017
28

с консолями до 1 м по четырем граням, из бетона В25 (М350), весом до 5 т, объемом от 1 до 4 м3 с расходом арматуры 100 кг/м3, 403-7018
28

Кольца для дождеприемных колодцев сборные железобетонные диаметром

0,7 м, 403-0110
28

1,0 м, 403-0117
28

Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром

700 мм, 403-9152
28

1000 мм, 403-9155
28

1500 мм, 403-9153
28

2000 мм, 403-9156
28

700 мм, высотой 0,59 м, 403-0118
28

1000 мм, высотой 0,59 м, 403-0119
28

1500 мм, высотой 0,59 м, 403-0120
28

2000 мм, высотой 0,59 м, 403-0135
28

Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей внутренним диаметром

700 мм и высотой 0,29 м, расход арматуры 6 кг на 1 м, бетона В15 – 0,172 м3, 403-8256
28

700 мм и высотой 0,89 м, расход арматуры 5 кг на 1 м, бетона В15 – 0,169 м3, 403-8257
28

1000 мм, высотой 0,29 м, расход арматуры 7 кг на 1 м, бетона В15 – 0,276 м3, 403-8258
28

1000 мм, высотой 0,59 м, расход арматуры 7 кг на 1 м, бетона В15 – 0,271 м3, 403-8259
28

1000 мм, высотой 0,89 м, расход арматуры 8 кг на 1 м, бетона В15 – 0,27 м3, 403-8260
28

1250 мм, высотой 0,59 м, расход арматуры 8 кг на 1 м, бетона В15 – 0,339 м3, 403-8261
28

1500 мм, высотой 0,59 м, расход арматуры 8 кг на 1 м, бетона В15 – 0,449 м3, 403-8262
28

1500 мм, высотой 0,89 м, расход арматуры 8 кг на 1 м, бетона В15 – 0,449 м3, 403-8263
29

1500 мм, высотой 1,79 м, расход арматуры 8 кг на 1 м, бетона В15 – 0,449 м3, 403-8264
29

2000 мм, высотой 0,59 м, расход арматуры 22 кг на 1 м, бетона В15 – 0,661 м3, 403-8265
29

2000 мм, высотой 0,89 м, расход арматуры 22 кг на 1 м, бетона В15 – 0,663 м3, 403-8266
29

2500 мм, высотой 0,89 м, расход арматуры 27 кг на 1 м, бетона В15 – 0,814 м3, 403-8267
29

Кольца железобетонные горловин смотровых колодцев, 403-3420
29

Кольца железобетонные для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей, 403-3410
29

Кольца железобетонные для устройства банок склада, 403-3430
29

Кольца железобетонные и бетонные, 403-9040
29

Кольцо опорное КО-4-70 /бетон В15 (200), объем 0,02 м3, расход арматуры 0,5 кг/., 403-8383
30

Кольцо опорное КО6 /бетон В15 (М200), объем 0,02 м3, расход ар-ры 1,10 кг / (серия 3.900.1-14), 403-8296
30

Кольцо стеновое

КС7.3 /бетон В15 (М200), объем 0,05 м3, расход ар-ры 1,64 кг / (серия 3.900.1-14), 403-8268
29

КС7.9 /бетон В15 (М200), объем 0,15 м3, расход ар-ры 4,80 кг / (серия 3.900.1-14), 403-8269
29

КС10.3 /бетон В15 (М200), объем 0,08 м3, расход ар-ры 1,96 кг / (серия 3.900.1-14), 403-8270
29

КС10.6 /бетон В15 (М200), объем 0,16 м3, расход ар-ры 3,95 кг / (серия 3.900.1-14), 403-8271
29

КС10.9 /бетон В15 (М200), объем 0,24 м3, расход ар-ры 5,66 кг / (серия 3.900.1-14), 403-8272
29

КС13.9 /бетон В15 (М200), объем 0,20 м3, расход ар-ры 5,66 кг / (серия 3.900.1-14), 403-8273
29

КС15.6 /бетон В15 (М200), объем 0,265 м3, расход ар-ры 4,94 кг / (серия 3.900.1-14), 403-8274
29

КС15.9 /бетон В15 (М200), объем 0,40 м3, расход ар-ры 7,02 кг / (серия 3.900.1-14), 403-8275
29

КС15.18 /бетон В15 (М200), объем 0,804 м3, расход ар-ры 14,12 кг / (серия 3.900.1-14), 403-8276
29

КС20.6 /бетон В15 (М200), объем 0,39 м3, расход ар-ры 13,04 кг / (серия 3.900.1-14), 403-8277
29

КС20.9 /бетон В15 (М200), объем 0,59 м3, расход ар-ры 19,88 кг / (серия 3.900.1-14), 403-8278
29

КС25.6 /бетон В15 (М200), объем 0,48 м3, расход ар-ры 15,74 кг / (серия 3.900.1-14), 403-8279
29

КС10.9а /бетон В15 (М200), объем 0,22 м3, расход ар-ры 14,76 кг / (серия 3.900.1-14), 403-8280
29

КС10.18А /бетон В15 (М200), объем 0,46 м3, расход ар-ры 25 кг / (серия 3.900.1-14), 403-8281
29

КС13.9А /бетон В15 (М200), объем 0,28 м3, расход ар-ры 17,04 кг / (серия 3.900.1-14), 403-8282
29

КС15.9А /бетон В15 (М200), объем 0,35 м3, расход ар-ры 28,96 кг / (серия 3.900.1-14), 403-8283
29

КС15.18А /бетон В15 (М200), объем 0,75 м3, расход ар-ры 30,76 кг / (серия 3.900.1-14), 403-8284
29

КС20.12А /бетон В15 (М200), объем 0,67 м3, расход ар-ры 44,36 кг / (серия 3.900.1-14), 403-8285
29

КС25.12А /бетон В15 (М200), объем 0,87 м3, расход ар-ры 49,08 кг / (серия 3.900.1-14), 403-8286
29

КС13.9Б /бетон В15 (М200), объем 0,24 м3, расход ар-ры 24,42 кг / (серия 3.900.1-14), 403-8287
29

КС15.6Б /бетон В15 (М200), объем 0,22 м3, расход ар-ры 17,54 кг / (серия 3.900.1-14), 403-8288
29

КС15.9Б /бетон В15 (М200), объем 0,32 м3, расход ар-ры 26,56 кг / (серия 3.900.1-14), 403-8289
29

КС15.18Б /бетон В15 (М200), объем 0,72 м3, расход ар-ры 40,16 кг / (серия 3.900.1-14), 403-8290
29

КС20.6Б /бетон В15 (М200), объем 0,3 м3, расход ар-ры 22,92 кг / (серия 3.900.1-14), 403-8291
29

КС20.9Б /бетон В15 (М200), объем 0,44 м3, расход ар-ры 34,60 кг / (серия 3.900.1-14), 403-8292
30

КС20.12Б /бетон В15 (М200), объем 0,64 м3, расход ар-ры 42,02 кг / (серия 3.900.1-14), 403-8293
30

КС20.18Б /бетон В15 (М200), объем 1,02 м3, расход ар-ры 55,67 кг / (серия 3.900.1-14), 403-8294
30

КС25.12Б /бетон В15 (М200), объем 0,76 м3, расход ар-ры 44,62 кг / (серия 3.900.1-14), 403-8295
30

Компост питательный, 414-0130
131

Компост питательный, 414-9095
131

Конструкции сборные бетонные, 403-9060
63

Конструкции сборные железобетонные (сваи-оболочки), 403-9142
63

Конструкции сборные железобетонные, 403-9019
63

Конструкции сборные железобетонные, 403-9020
63

Конструкции сборные железобетонные, 403-9021
63

Конструкции сборные железобетонные, 403-9022
63

Контрфорс железобетонный траншей для хранения силоса, 403-4110
63

Контрфорс железобетонный траншей для хранения силоса, из бетона В 15 (М200) с расходом арматуры 50 кг/м3, 403-8304
63

Кормушки железобетонные, 403-0935
63

Кормушки, объемом более 0,1 м3 из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 25 кг/м3, 403-0937
63

Кормушки, объемом до 0,1 м3 из бетона В22,5 (М 300) с расходом арматуры 25 кг/м3, 403-0936
63

Костер, 414-0307
132

Кровельная панель двуслойная из тяжелого бетона В 22,5 (М300) F300 W6 плотностью 2500 кг/м3 и шунгизитобетона В7,5(М100) плотностью 1100 кг/м3, с расход ар-ры до 60 кг/м3 бетона, приведенная толщина слоя: верхнего до 6,4 см, нижнего до 18,9 см, 403-0356
35

Кронштейны и модульоны гипсовые

гладкие с наибольшим измерением до 200 мм, 415-0141
134

гладкие с наибольшим измерением до 300 мм, 415-0142
134

гладкие с наибольшим измерением до 400 мм, 415-0143
134

гладкие с наибольшим измерением до 500 мм, 415-0144
134

Кронштейны и модульоны цементные

гладкие с наибольшим измерением до 200 мм, 415-1141
134

гладкие с наибольшим измерением до 300 мм, 415-1142
134

гладкие с наибольшим измерением до 400 мм, 415-1143
134

гладкие с наибольшим измерением до 500 мм, 415-1144
134

Крошка мраморная, 412-1854
127

Крошка мраморная, 412-9007
127

Крушина, высота 1,25-1,5 м, 414-0211
131

Крышки сборные железобетонные, 403-9023
63

Кубики-маячки бетонные для путевых работ размером 150*200*200 мм из бетона В15 (М200), 403-1001
18

Куски мраморных плит, 412-9175
127

Кустарники-саженцы, 414-9110
131

Лежневые опоры из сборных железобетонных элементов из бетона марки 200, массой до 5 т, объемом

до 0,2 м3, 403-3051
35

более 0,2 до 1 м3, 403-3052
35

Лежни железобетонные для опор контактной сети, 403-9208
35

Лестничная площадка

с бетонным полом, не требующим отделки объемом до 0,5 м3 из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 44 кг/м3, 403-0289
33

с бетонным полом, не требующим отделки объемом более 0,5 м3 из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 100 кг/м3, 403-0290
33

ЛП 15.3 /бетон В22,5 (М300), объем 0,15 м3, расход ар-ры 5 кг/ (серия 1.450-1 вып.1), 403-2112
33

1ЛП 30.15.4 /бетон В15 (М200), объем 0,984 м3, расход ар-ры 31,21 кг/ (серия 1.152.1-8 вып.5), 403-2023
33

ЛПП 14.9в /бетон В25 (М350), объем 0,16 м3, расход ар-ры 11,1 кг/ (серия 1.050.9-4.93), 403-0293
33

ЛПП 14.12в /бетон В25 (М350), объем 0,20 м3, расход ар-ры 12,2 кг/ (серия 1.050.9-4.93), 403-0294
33

ЛПП 14.13в /бетон В25 (М350), объем 0,24 м3, расход ар-ры 12,50 кг/ (серия 1.050.9-4.93), 403-0295
33

ЛПП 14.15в /бетон В25 (М350), объем 0,24 м3, расход ар-ры 13 кг/ (серия 1.050.9-4.93), 403-0296
33

ЛПП 15.15в /бетон В25 (М350), объем 0,30 м3, расход ар-ры 13,10 кг/ (серия 1.050.9-4.93), 403-0297
33

ЛПП 16.15в /бетон В25 (М350), объем 0,31 м3, расход ар-ры 14,50 кг/ (серия 1.050.9-4.93), 403-0298
33

ЛПП 16.16в /бетон В25 (М350), объем 0,29 м3, расход ар-ры 15,40 кг/ (серия 1.050.9-4.93), 403-0299
33

2ЛП 22.12-4К /бетон В15 (М200), объем 0,414 м3, расход ар-ры 16,27 кг/ (серия 1.152.1-8 вып.2), 403-2032
33

2ЛП22.15-4К /бетон В15 (М200), объем 0,413 м3, расход ар-ры 18,33 кг/ (серия1.152.1-8 вып1), 403-0300
33

2ЛП22.18-4К /бетон В15 (М200), объем 0,467 м3, расход ар-ры 20,52 кг/ (серия1.152.1-8 вып1), 403-0316
33

2ЛП22.15В4К /бетон В15 (М200), объем 0,42 м3, расход ар-ры 18,33 кг/ (серия1.152.1-8 вып1), 403-0317
33

2ЛП22.18В4К /бетон В15 (М200), объем 0,474 м3, расход ар-ры 20,52 кг/ (серия1.152.1-8 вып1), 403-0318
33

2ЛП 25.12-4П /бетон В15 (М200), объем 0,437 м3, расход ар-ры 20,72 кг/ (серия 1.152.1-8 вып.4), 403-2033
33

2ЛП 25.15-4 /бетон В15 (М200), объем 0,538 м3, расход ар-ры 22,13 кг/ (серия 1.152.1-8 вып.1), 403-2034
33

2ЛП 25.15-4КИ /бетон В15 (М200), объем 0,562 м3, расход ар-ры 22,82 кг/ (серия 1.152.1-8 вып.1), 403-2035
33

2ЛП 25.18-4К /бетон В15 (М200), объем 0,613 м3, расход ар-ры 25,46 кг/ (серия 1.152.1-8 вып.1), 403-2036
33

ЛПФ 25.11-5 /бетон В15 (М200), объем 0,394 м3, расход ар-ры 15,53 кг/ (серия 1.252.1-4 вып.1), 403-2042
33

ЛПФ 25.11-5-1 /бетон В15 (М200), объем 0,438 м3, расход ар-ры 23,19 кг/ (серия 1.252.1-4 вып.1), 403-2043
33

ЛПФ 25.13в-5 /бетон В15 (М200), объем 0,488 м3, расход ар-ры 18,53 кг/ (серия 1.252.1-4 вып.1), 403-2044
33

ЛПФ 28.11-5 /бетон В15 (М200), объем 0,438 м3, расход ар-ры 18,87 кг/ (серия 1.252.1-4 вып.1), 403-2045
33

ЛПФ 28.11-5-1 /бетон В15 (М200), объем 0,46 м3, расход ар-ры 17,23 кг/ (серия 1.252.1-4 вып.1), 403-2046
33

ЛПФ 28.11в-5 /бетон В15 (М200), объем 0,502 м3, расход ар-ры 20,27 кг/ (серия 1.252.1-4 вып.1), 403-2047
33

ЛПФ 28.13-5 /бетон В15 (М200), объем 0,478 м3, расход ар-ры 20,38 кг/ (серия 1.252.1-4 вып.1), 403-2048
33

ЛПР 25.18 /бетон В15 (М200) , объем 0,57 м3, расход ар-ры 38,64 кг/ (серия 1.152-4 вып.2), 403-2062
33

ИЛП43-12 /бетон В15 (М200), объем 0,65 м3, расход ар-ры 74,28 кг/ (серия 86), 403-0319
34

ИЛП43-12-1 /бетон В15 (М200), объем 0,642 м3, расход ар-ры 74,54 кг/ (серия 86), 403-0320
34

ИЛП43-12-2 /бетон В15 (М200), объем 0,614 м3, расход ар-ры 72,54 кг/ (серия 86), 403-0323
34

ИЛП43-12-3 /бетон В15 (М200), объем 0,642 м3, расход ар-ры 74,54 кг/ (серия 86), 403-0324
34

Лестничные марши

1ЛМ 17.12.9-4 /бетон В22,5 (М300), объем 0,37 м3, расход ар-ры 12,44 кг/ (серия 1.151.1-7 вып.1), 403-2003
32

1ЛМ 27.11.14-4 /бетон В22,5 (М300), объем 0,531 м3, расход ар-ры 14,77 кг / (серия 1.151.1-6 вып.1), 403-0228
32

1ЛМ 27.12.14-4 /бетон В22,5 (М300), объем 0,607 м3, расход ар-ры 17,16 кг/ (серия 1.151.1-6 вып.1), 403-2004
32

1ЛМ 30.11.15-4 /бетон В22,5 (М300), объем 0,59 м3, расход ар-ры 16,25 кг/ (серия 1.151.1-7 вып.1), 403-2005
32

1ЛМ 30.12.15-4 /бетон В22,5 (М300), объем 0,68 м3, расход ар-ры 18,31 кг/ (серия 1.151.1-7 вып.1), 403-2006
32

с бетонными ступенями, не требующими отделки из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 28 кг/м3, 403-0229
32

с полуплощадками с бетонными ступенями и полом, не требующим отделки из бетона В25 (М350) с расходом арматуры 85 кг/м3 (серия 1.151.1-6 вып.1), 403-0230
32

с полуплощадками ЛМП 57.11.14-5 /бетон В25 (М350), объем 0,90 м3, расход ар-ры 76,6 кг/ (серия 1.151.1-6 вып.1), 403-0257
32

с полуплощадками ЛМП 57.11.15-5 /бетон В25 (М350), объем 0,92 м3, расход ар-ры 76,8 кг/ (серия 1.151.1-6 вып.1), 403-0258
32

с полуплощадками ЛМП 60.11.15-5 /бетон В25 (М350), объем 1,0 м3, расход ар-ры 98,40 кг/ (серия 1.151.1-6 вып.1), 403-0259
32

с полуплощадками ЛМП 60.11.17-5 /бетон В25 (М350), объем 1,00 м3, расход ар-ры 100,6 кг/ (серия 1.151.1-6 вып.1), 403-0260
32

с полуплощадками ЛМП 57.11.17-5 /бетон В25 (М350), объем 0,95 м3, расход ар-ры 84,80 кг/ (серия 1.151.1-6 вып.1), 403-0287
32

ЛМ-28-11 /бетон В22,5 (М300), объем 0,428 м3, расход ар-ры 22,67 кг/ (серия 1.151-1 вып.2), 403-2007
32

ЛМ 60.14-17 /бетон В25 (М350), объем 1,10 м3, расход ар-ры 101,86 кг/ (серия 1.151.1-6 вып.1), 403-0288
33

2ЛМФ39.12.17-5 /бетон В15 (М200), объем 0,517 м3, расход ар-ры 37,35 кг/ (серия 1.251.1-4 вып.1), 403-2096
33

2ЛМФ39.14.17-5 /бетон В15 (М200), объем 0,566 м3, расход ар-ры 43,55 кг/ (серия 1.251.1-4 вып.1), 403-2097
33

2ЛМФ42.12.18-5-1 /бетон В15 (М200), объем 0,559 м3, расход ар-ры 40,92 кг/ (серия 1.251.1-4 вып.1), 403-2098
33

Лещина обыкновенная пурпурнолистная, высота 1,25-1,5 м, 414-0212
131

Липа разнолистная с кроной 2-3 года, высота 1,5-3 м, 414-0062
129

Липа разнолистная с кроной 4-6 лет, высота 1,5-3 м, 414-0063
129

Липа, крупномерная (с комом земли 1,2х1,2 м), высота 3,5-4 м, 414-0007
129

Липа, повышенный стандарт (с комом земли), высота 3,0-3,5 м, 414-0030
129

Липа, средний размер, высота 3,0-3,5 м, 414-0050
129

Лисохвост, 414-0308
132

Лиственница сибирская, высота 0,4-0,8 м, 414-0102
130

Лиственница сибирская, высота 0,8-1,2 м, 414-0112
130

Лиственница сибирская, высота 1,2-1,8 м, 414-0122
130

Листы гипсовые

гладкие высотой до 150 мм, 415-0171
134

гладкие высотой до 250 мм, 415-0172
134

гладкие высотой до 400 мм, 415-0173
134

Листы цементные

гладкие высотой до 150 мм, 415-1171
134

гладкие высотой до 250 мм, 415-1172
134

гладкие высотой до 400 мм, 415-1173
134

Лом асфальтобетона, 410-0111
101

Лом асфальтобетона, 410-9014
101

Лом кирпича глиняного обыкновенного, 404-0017
87

Лом кирпича глиняного обыкновенного, 404-9002
87

Лотки

ЛК 300.60.30-1 бетон В15 (М200), объем 0,21 м3, расход арматуры 4,8 кг (серия 3.006.1-8), 403-8033
30

ЛК 300.30.45-1 бетон В15 (М200), объем 0,20 м3, расход арматуры 4,4 кг (серия 3.006.1-8), 403-8034
30

ЛК 300.45.45-1 бетон В15 (М200), объем 0,24 м3, расход арматуры 5,0 кг (серия 3.006.1-8), 403-8035
30

ЛК 300.60.45-1 бетон В15 (М200), объем 0,27 м3, расход арматуры 5,5 кг (серия 3.006.1-8), 403-8036
30

ЛК 300.90.45-1 бетон В15 (М200), объем 0,361 м3, расход арматуры 8,4 кг (серия 3.006.1-8), 403-8037
30

ЛК 300.120.45-1 бетон В15 (М200), объем 0,54 м3, расход арматуры 15,2 кг (серия 3.006.1-8), 403-8038
30

ЛК 300.150.45-1 бетон В15 (М200), объем 0,65 м3, расход арматуры 35,6 кг (серия 3.006.1-8), 403-8039
30

ЛК 300.45.60-1 бетон В15 (М200), объем 0,32 м3, расход арматуры 6,8 кг (серия 3.006.1-8), 403-8040
30

ЛК 300.60.60-1 бетон В15 (М200), объем 0,35 м3, расход арматуры 7,7 кг (серия 3.006.1-8), 403-8041
30

ЛК 300.90.60-1 бетон В15 (М200), объем 0,45 м3, расход арматуры 10,3 кг (серия 3.006.1-8), 403-0158
30

ЛК 300.120.60-1 бетон В15 (М200), объем 0,62 м3, расход арматуры 13,88 кг (серия 3.006.1-8), 403-0159
30

ЛК 300.150.60-1 бетон В15 (М200), объем 0,74 м3, расход арматуры 31,2 кг (серия 3.006.1-8), 403-8044
30

ЛК 300.180.60-1 бетон В15 (М200), объем 0,96 м3, расход арматуры 36,7 кг (серия 3.006.1-8), 403-8045
30

ЛК 300.60.90-1 бетон В15 (М200), объем 0,59 м3, расход арматуры 8,0 кг (серия 3.006.1-8), 403-8046
31

ЛК 300.90.90-1 бетон В15 (М200), объем 0,68 м3, расход арматуры 14,0 кг (серия 3.006.1-8), 403-8047
31

ЛК 300.120.90-1 бетон В15 (М200), объем 0,79 м3, расход арматуры 17,7 кг (серия 3.006.1-8), 403-8048
31

ЛК 300.150.90-1 бетон В15 (М200), объем 1,00 м3, расход арматуры 35,2 кг (серия 3.006.1-8), 403-8049
31

ЛК 300.180.90-1 бетон В15 (М200), объем 1,16 м3, расход арматуры 39,7 кг (серия 3.006.1-8), 403-8050
31

ЛК 300.210.90-1 бетон В15 (М200), объем 1,38 м3, расход арматуры 48,6 кг (серия 3.006.1-8), 403-8051
31

ЛК 300.120.120-1 бетон В15 (М200), объем 1,08 м3, расход арматуры 32,4 кг (серия 3.006.1-8), 403-8052
31

ЛК 300.150.120-1 бетон В15 (М200), объем 1,25 м3, расход арматуры 47,8 кг (серия 3.006.1-8), 403-8053
31

ЛК 300.180.120-1 бетон В15 (М200), объем 1,51 м3, расход арматуры 52,2 кг (серия 3.006.1-8), 403-0160
31

ЛК 300.210.120-1 бетон В15 (М200), объем 1,64 м3, расход арматуры 60,6 кг (серия 3.006.1-8), 403-0166
31

ЛТ 3-8-8 бетон В15 (М200), объем 0,12 м3, расход аматуры 18,8 кг (серия 3.900-3), 403-1647
31

Лотки (серия 3.006.1-2.87 вып.1)

Л2-8 бетон В15 (М200), объем 0,38 м3, расход аматуры 15,2 кг, 403-2072
31

Л2-15 бетон В25 (М350), объем 0,38 м3, расход аматуры 21,3 кг, 403-2073
31

Л4-8 бетон В15 (М200), объем 0,72 м3, расход аматуры 51,58 кг, 403-2074
31

Л4-15 бетон В22,5 (М300), объем 0,72 м3, расход аматуры 38,1 кг, 403-2075
31

Л6-5 бетон В15 (М200), объем 0,9 м3, расход аматуры 47,7 кг, 403-2076
31

Л6-8 бетон В25 (М350), объем 0,9 м3, расход аматуры 70,1 кг, 403-2077
31

Л6-12 бетон В30 (М400), объем 0,9 м3, расход аматуры 83,4 кг, 403-2078
31

Л6-15 бетон В35 (М450), объем 0,9 м3, расход аматуры 83,4 кг, 403-2079
31

Л7-8 бетон В25 (М350), объем 1,06 м3, расход аматуры 76,3 кг, 403-2080
31

Л11-8 бетон В25 (М350), объем 1,44 м3, расход аматуры 164,1 кг, 403-2082
31

Л11-11 бетон В30 (М400), объем 1,44 м3, расход аматуры 192,9 кг, 403-2083
31

Л11-15 бетон В35 (М450), объем 1,44 м3, расход аматуры 242,1 кг, 403-2084
31

Л14-8 бетон В25 (М350), объем 1,86 м3, расход аматуры 149 кг, 403-2085
31

Л15-3 бетон В15 (М200), объем 1,98 м3, расход аматуры 137,2 кг, 403-2086
31

Л15-5 бетон В15 (М200), объем 1,98 м3, расход аматуры 176,6 кг, 403-2087
31

Л15-8 бетон В25 (М350), объем 1,98 м3, расход аматуры 194 кг, 403-2088
31

Л15-11 бетон В30 (М400), объем 1,98 м3, расход аматуры 247 кг, 403-2089
31

Л23-3 бетон В15 (М200), объем 2,84 м3, расход аматуры 185,1 кг, 403-2090
31

Л23-5 бетон В15 (М200), объем 2,84 м3, расход аматуры 272,5 кг, 403-2091
31

Л23-8 бетон В25 (М350), объем 2,84 м3, расход аматуры 341,9 кг, 403-2092
31

Л23-11 бетон В30 (М400), объем 2,84 м3, расход аматуры 395,7 кг, 403-2093
31

Л23-12 бетон В30 (М400), объем 2,84 м3, расход аматуры 475,9 кг, 403-2094
31

Л23-15 бетон В30 (М400), объем 2,84 м3, расход аматуры 510,5 кг, 403-2095
31

Л4 д-8 бетон В15 (М200), объем 0,09 м3, расход аматуры 4,4 кг, 403-2117
31

Лотки железобетонные водопропускные параболические и полукруглого сечения, сооружаемые на сваях, стоечных опорах и плитах, 403-0137
30

Лотки железобетонные водопропускные прямоугольного сечения, 403-0138
30

Лотки железобетонные водопропускные трапецеидального сечения, 403-0139
30

Лотки железобетонные водопропускные, 403-0136
30

Лотки железобетонные каналов навозоудаления, 403-0143
30

Лотки железобетонные рамные водоотводных устройств, 403-0142
30

Лотки железобетонные с отверстиями для крепления осушительных каналов, 403-0140
30

Лотки железобетонные, 403-9101
30

Лотки из бетона В15 (М200), объемом

до 0,2 м3, с расходом арматуры 25 кг/м3 (для непроходных каналов), 403-0145
30

от 0,2 до 0,5 м3, с расходом арматуры 25 кг/м3 (для непроходных каналов), 403-0146
30

от 0,5 до 1,0 м3, с расходом арматуры 25 кг/м3 (для непроходных каналов), 403-0147
30

от 1,0 до 2,0 м3, с расходом арматуры 25 кг/м3 (для непроходных каналов), 403-0148
30

Лотки каналов и тоннелей железобетонные для прокладки коммуникаций, 403-0144
30

Лотки каналов навозоудаления, объемом более 0,6 м3 из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 25 кг/м3, 403-0150
30

Лотки каналов навозоудаления, объемом до 0,6 м3 из бетона В22,5 (М 300) с расходом арматуры 27 кг/м3, 403-0149
30

Лотки открытые водоспускные длиной от 2,5 до 6 м из бетона В15 (М200), 403-8255
32

Лотки с отверстиями

из бетона В15 (М200), с расходом арматуры 70 кг/м3, объемом до 2м3 (для непроходных каналов), 403-0193
32

из бетона В15 (М200), с расходом арматуры 60 кг/м3, объемом более 2 м3 (для непроходных каналов), 403-0194
32

ЛКО 300.180.120-6 бетон В15 (М200), объем 1,54 м3, расход арматуры 106,40 кг, 403-0195
32

ЛКО 300.210.120-6 бетон В15 (М200), объем 1,68 м3, расход арматуры 111,0 кг, 403-0196
32

ЛКО 300.240.120-6 бетон В15 (М200), объем 1,94 м3, расход арматуры 140,1 кг, 403-0197
32

ЛКО 300.300.150-6 /бетон В25 (М350), объем 2,95 м3, расход арматуры 243,80 кг, 403-0198
32

ЛКО 300.300.120-6 бетон В20 (М250), объем 0,38 м3, расход арматуры 243,8 кг, 403-0199
32

ЛКО 300.360.120-6 бетон В15 (М200), объем 3,13 м3, расход арматуры 181,2 кг, 403-0200
32

ЛКО 300.360.150-6 бетон В15 (М200), объем 3,49 м3, расход арматуры 184,30 кг, 403-0227
32

Лотки сборные бетонные открытые из бетона М200 массой до 5 т, 403-0059
32

Лох серебристый и узколистный, высота 0,75-1,0 м, 414-0238
131

Луковицы и клубнелуковицы цветов-многолетников, грунтовые первого разбора, при диаметре луковицы не менее 2,5-3,0 см (лилия, тюльпан и т.д.), 414-0148
132

Люпин, 414-0310
132

Люцерна, 414-0309
132

Марши лестничные железобетонные

под облицовку накладными проступями, 403-0326
34

с полуплощадками с бетонными ступенями, 403-0327
34

с чистой бетонной поверхностью, 403-0328
34

Марши лестничные железобетонные, 403-0325
34

Маски-замки

гипсовые высотой до 250 мм, 415-0201
134

гипсовые высотой до 500 мм, 415-0202
134

цементные высотой до 250 мм, 415-1201
135

цементные высотой до 500 мм, 415-1202
135

Масса грунта, 407-9252
93

Массивы бетонные, 403-9070
18

Массивы бетонные, 403-9080
18

Мастика гидроизоляционная асфальтовая холодная, марка БСХА, 410-0105
101

Мастика горячая асфальтовая

АМ-1, 410-3252
101

АМ-1, 410-9099
101

АМ-2, 410-3253
101

АМ-2, 410-9096
101

АМ-3, 410-3254
101

АМ-3, 410-9097
101

Мастика холодная асфальтовая, 410-9095
101

Материал посадочный древесно-кустарниковый, 414-9011
131

Материал укрывочный, 414-9305
131

Материалы из отсевов дробления горных пород, 408-9270
99

Материалы из отсевов дробления осадочных горных пород для строительных работ I класса, фракция до 10 мм, марка 800, 408-0061
99

Материалы переходных зон, 408-9009
97

Мачты светофоров железобетонные центрифугированные, 403-0938
63

Минеральный или полимерминеральный декоративный состав, 402-9096
12

Минеральный или полиминеральный декоративный пастовый состав для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из

микроминерала (размер зерна 0,7 мм), 402-0241
12

мелкозернистого минерала (размер зерна 1,8 мм), 402-0242
12

среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм), 402-0243
12

крупнозернистого минерала (размер зерна до 5 мм), 402-0244
12

Могар, 414-0314
132

Модификатор асфальта марки "Унирем", 410-0014
101

Можжевельник виргинский и китайский, высота 0,6-0,7 м, 414-0271
131

Можжевельник казацкий, высота 0,6-0,7 м, 414-0272
131

Молоко известковое, 405-0013
91

Молоко известковое, 405-0015
91

Мох, 414-0132
131

Мох, 414-9120
131

Мрамор колотый, 412-0058
127

Мятлик, 414-0311
132

Наполнитель из

микрозернистого минерала (размер зерна до 0,7 мм), 402-0066
12

мелкозернистого минерала (размер зерна до 1,8 мм), 402-0067
12

среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм), 402-0068
12

крупнозернистого минерала (размер зерна до 5 мм), 402-0069
12

Настилы железобетонные коробчатые, 403-2301
34

Настилы железобетонные плоские, 403-2311
34

Настилы железобетонные ребристые и часторебристые, 403-2321
34

Настилы железобетонные, 403-2300
34

Нащельники из тяжелого бетона В22,5 (М300), марка бетона по морозостойкости F300,водонепроницаемости W6, с расходом арматуры 70 кг/м3, 403-0939
63

Облепиха ветвистая, высота 0,75-1,0 м, 414-0239
131

Оболочки оголовков, 403-9860
63

Объем грунта, 407-9249
93

Объемный блок будки выхода на крышу, из бетона В15 (М200) с расходом арматуры до 30 кг/м3, 403-0082
25

Объемный блок камеры мусороудаления при толщине стенок камеры 10 см, из бетона В12,5 (М150) с расходом арматуры 110 кг/м3, 403-0083
25

Объемный блок шахт лифтов при толщине стенок шахт 10 см, по серии 1.189.1-9 вып. 1/89, грузоподъемностью лифта 320 кг,

нижний блок, из бетона В12,5 (М150) с расходом арматуры 42 кг/м3 ШЛН 14-40(32) /объем бетона 1,02 м3/, 403-0332
34

средний блок, из бетона В12,5 (М150) с расходом арматуры 40 кг/м3 ШЛС 28-40(32) /объем бетона 1,82 м3/, 403-0333
34

верхний блок, из бетона В12,5 (М150) с расходом арматуры 42 кг/м3 ШЛВ 9-40(32) /объем бетона 0,67 м3/, 403-0334
34

плита перекрытия из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 31 кг/м3 ПЛ18.19-40(32) /объем бетона 0,68 м3/, 403-0335
34

Овсяница, 414-0312
132

Оголовки бетонные, 403-9187
63

Оголовки железобетонные с ныряющими стенками, 403-8300
18

Оголовки железобетонные устьев, 403-8000
18

Ограничители захваток железобетонные, 403-9301
63

Окол камня, 413-9001
128

Опорно-анкерная плита

из бетона В25 (М 300) с расходом арматуры 50 кг/м3, 403-8060
19

П-3и /бетон В25 (М350), объем 0,05 м3, арматура 2,2 кг/, 403-8061
19

П4 /бетон В25 (М350), объем 0,02 м3, арматура 1,1 кг/, 403-8062
19

Опорные подушки

ОП 1 /бетон В15 (М200), объем 0,004 м3, расход ар-ры 0,7 кг / (серия 3.006.1-8), 403-0625
47

ОП 2 /бетон В15 (М200), объем 0,005 м3, расход ар-ры 0,7 кг / (серия 3.006.1-8), 403-0626
47

ОП 3 /бетон В15 (М200), объем 0,015 м3, расход ар-ры 2,1 кг / (серия 3.006.1-8), 403-0627
47

ОП 4 /бетон В15 (М200), объем 0,04 м3, расход ар-ры 3,4 кг / (серия 3.006.1-8), 403-0628
47

ОП 5 /бетон В15 (М200), объем 0,05 м3, расход ар-ры 5,4 кг / (серия 3.006.1-8), 403-0629
47

ОП 6 /бетон В15 (М200), объем 0,07 м3, расход ар-ры 10,0 кг / (серия 3.006.1-8), 403-0630
47

ОП 7 /бетон В15 (М200), объем 0,09 м3, расход ар-ры 18,5 кг / (серия 3.006.1-8), 403-0631
47

ОП 8 /бетон В15 (М200), объем 0,26 м3, расход ар-ры 18,3 кг / (серия 3.006.1-8), 403-0632
47

ОП 9 /бетон В15 (М200), объем 0,45 м3, расход ар-ры 30,2 кг / (серия 3.006.1-8), 403-0633
47

Опоры дорожных знаков из бетона В30 с расходом арматуры 20 кг/м3, 403-0350
35

Опоры железобетонные дорожных знаков, 403-6400
35

Опоры железобетонные, 403-1200
35

Орех маньчжурский, повышенный стандарт (с комом земли), высота 3,0-3,5 м, 414-0031
130

Орех маньчжурский, средний размер, высота 3,0-3,5 м, 414-0051
129

Отсевы дробления карбонатных пород для производства минерального порошка, 410-0044
101

Панели гипсобетонные для перегородок высотой до 3 м, площадью

более 6 м2 на гипсовом вяжущем, марка 75, толщина 100 мм, 403-0304
16

более 6 м2 на гипсовом вяжущем, марка 75, толщина 80 мм, 403-0305
16

более 6 м2 на гипсовом вяжущем, марка 75, толщина 60 мм, 403-0306
16

более 6 м2 на гипсоцементно-пуццолановом вяжущем, марка 75, толщина 100 мм, 403-0307
16

более 6 м2 на гипсоцементно-пуццолановом вяжущем, марка 75, толщина 80 мм, 403-0308
17

более 6 м2 на гипсоцементно-пуццолановом вяжущем, марка 75, толщина 60 мм, 403-0309
17

6 м2 и менее на гипсовом вяжущем, марка 75, толщина 100 мм, 403-0310
17

6 м2 и менее на гипсовом вяжущем, марка 75, толщина 80 мм, 403-0311
17

6 м2 и менее на гипсовом вяжущем, марка 75, толщина 60 мм, 403-0312
17

6 м2 и менее на гипсоцементно-пуццолановом вяжущем, марка 75, толщина 100 мм, 403-0313
17

6 м2 и менее на гипсоцементно-пуццолановом вяжущем, марка 75, толщина 80 мм, 403-0314
17

6 м2 и менее на гипсоцементно-пуццолановом вяжущем, марка 75, толщина 60 мм, 403-0315
17

Панели железобетонные

наружных стен трехслойные с внешними слоями из бетона плотностью 1200 кг/м3, 403-1151
37

стеновые наружные, 403-1160
37

стеновые (блоки) и перегородочные, 403-0390
37

стеновые (блоки) Г и Т-образные, 403-3030
37

стеновые цилиндрические сплошные, 403-3020
37

трехслойные с внешними слоями из бетона плотностью 1900 кг/м3 и более, 403-1111
37

трехслойные с внешними слоями из бетона плотностью 1400-1850 кг/м3, 403-1121
37

трехслойные с внешними слоями из бетона плотностью менее 1400 кг/м3, 403-1131
37

Панели железобетонные двухслойные с наружным слоем из легкого бетона плотностью 800-1600 кг/м3
ПС 30.6.2,5 /бетон В3,5 (М50), объем 0,43 м3, расход ар-ры 7,85 кг/ (ГОСТ 13578-68), 403-3053
36

ПС 60.12.2,5 /бетон В3,5 (М50), объем 1,77 м3, расход ар-ры 45,83 кг/ (ГОСТ 13578-68), 403-3054
36

ПС 60.15.2,5 /бетон В3,5 (М50), объем 2,22 м3, расход ар-ры 55,26 кг/ (ГОСТ 13578-68), 403-3055
36

ПС 60.18.2,5 /бетон В3,5 (М50), объем 2,66 м3, расход ар-ры 65,52 кг/ (ГОСТ 13578-68), 403-3056
36

ПС 60.18.3,0 /бетон В3,5 (М50), объем 3,2 м3, расход ар-ры 47,86 кг/ (ГОСТ 13578-68), 403-3057
36

2ПС 12.18.3,0-Л /бетон В3,5 (М50), объем 0,63 м3, расход ар-ры 5,66 кг/ (ГОСТ 13578-68), 403-3058
36

ПС 30.12.3,0 /бетон В3,5 (М50), объем 1,06 м3, расход ар-ры 12,4 кг/ (ГОСТ 13578-68), 403-3059
36

ПС 60.12.3,0 /бетон В3,5 (М50), объем 2,13 м3, расход ар-ры 34,77 кг/ (ГОСТ 13578-68), 403-3060
36

ПС 60.15.3,0 /бетон В3,5 (М50), объем 2,66 м3, расход ар-ры 41,84 кг/ (ГОСТ 13578-68), 403-3061
36

ПС 63.18.3,0 /бетон В3,5 (М50), объем 3,35 м3, расход ар-ры 82,28 кг/ (ГОСТ 13578-68), 403-3062
36

ПС 60.18.3,5 /бетон В3,5 (М50), объем 3,73 м3, расход ар-ры 50,76 кг/ (ГОСТ 13578-68), 403-3063
36

ПС 30.12.4,0 /бетон В3,5 (М50), объем 1,41 м3, расход ар-ры 18,84 кг/ (ГОСТ 13578-68), 403-3064
36

ПС 60.2.4,0 /бетон В3,5 (М50), объем 2,84 м3, расход ар-ры 37,22 кг/ (ГОСТ 13578-68), 403-3067
36

ПС 60.15.4,0 /бетон В3,5 (М50), объем 3,55 м3, расход ар-ры 44,84 кг/ (ГОСТ 13578-68), 403-3065
36

ПС 60.18.4,0 /бетон В3,5 (М50), объем 4,27 м3, расход ар-ры 54,42 кг/ (ГОСТ 13578-68), 403-3066
36

Панели железобетонные двухслойные с наружным слоем из легкого бетона плотностью 800-1600 кг/м3, 403-1101
36

Панели железобетонные, 403-1100
35

Панели и блоки цоколя железобетонные, наружных стен подвалов из бетона плотностью 1900 кг/м3 и более, 403-1201
37

Панели и плиты типа ТТ железобетонные, 403-2201
35

Панели кровельные железобетонные для безрулонных крыш ребристые и часторебристые (с ребрами вверх и вниз) из бетона плотностью 1600 кг/м3 и более, 403-1401
35

Панели кровельные железобетонные, 403-0355
35

Панели лотковые безрулонных крыш из бетона плотностью 2500 кг/м3 В22,5 (М300) F300 W6 и шунгизитобетона В7,5 (М100) плотностью 1100 кг/м3, приведенной толщиной слоя: верхнего 17 см, нижнего до 20 см, с расход ар-ры до 14 кг/м3 бетона, 403-0357
35

Панели оград

железобетонные, 403-9052
35

железобетонные, 403-5000
35

железобетонные глухие, 403-0375
35

ПО-2 /бетон В15 (М200), объем 0,72 м3, расход ар-ры 41,42 кг/, 403-1708
35

ПО-3 /бетон В15 (М200), объем 0,45 м3, расход ар-ры 45,84 кг/, 403-1709
35

глухие плоские из бетона В25 (М350) с расходом арматуры 67 кг/м3 длиной до 3 м, 403-0376
36

глухие плоские из бетона В25 (М350) с расходом арматуры 67 кг/м3 длиной более 3м, 403-0377
36

глухие 1 ПБ 30.20 /бетон В25 (М350), объем 0,38 м3, расход ар-ры 25,6 кг / (серия 3.017-3), 403-0378
36

глухие 1 ПБ 40.20 / бетон В25 (М350), объем 0,50 м3, расход ар-ры 37 кг / (серия 3.017-3), 403-0379
36

глухие П6в /бетон В22,5 (М300), объем 0,64 м3, расход ар-ры 40,6 кг/ (серия 3.017-1 вып.1), 403-1706
36

глухие рельефные 3 ПБ 30.20 /бетон В25 (М350), объем 0,48 м3, расход ар-ры 31,6 кг / (серия 3.017-3), 403-0380
36

глухие рельефные 3 ПБ 40.20 /бетон В25 (М350), объем 0,64 м3, расход ар-ры 42,3 кг / (серия 3.017-3), 403-0381
36

цокольные глухие из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 28 кг/м3, 403-0382
36

цокольные ПЦ 28.6 /бетон В15 (М200), объем 0,18 м3, расход ар-ры 4,96 кг / (серия 3.017-3), 403-0383
36

цокольные ПЦ 30.6 /бетон В15 (М200), объем 0,13 м3, расход ар-ры 3,66 кг / (серия 3.017-3), 403-0384
36

железобетонные решетчатые, рельефные, комбинированные, 403-0385
36

рельефные (глухие) из бетона В25 (М350) с расходом арматуры 66 кг/м3, 403-0386
36

решетчатые из бетона В25 (М350) с расходом арматуры 74 кг/м3, 403-0387
36

решетчатые 2 ПБ 30.16 / бетон В25 (М350), объем 0,27 м3, расход ар-ры 21,7 кг / (серия 3.017-3), 403-0388
36

решетчатые 2 ПБ 30.20 / бетон В25 (М350), объем 0,31 м3, расход ар-ры 23 кг / (серия 3.017-3), 403-0389
36

Панели ограждения железобетонные, 403-0359
35

Панели ограждения станков

сплошные толщиной 8 см из бетона В22,5 (М30) с расходом арматуры и закладными деталями 20 кг/м3, 403-0360
35

сплошные толщиной 10 см из бетона В22,5 (М30) с расходом арматуры и закладными деталями 20 кг/м3, 403-0369
35

решетчатые из бетона В25 (М350) с расходом арматуры 27кг/м3 и стоимостью закладных деталей, 403-0370
35

Панели перегородок железобетонные, воспринимающие нагрузку от подъемного крана или тали, 403-0358
35

Панели перекрытий железобетонные трехслойные комплексные перекрытий (пола) с внешними слоями из бетона плотностью 1400-1850 кг/м3, 403-2531
35

Панели перекрытий железобетонные трехслойные с внешними слоями из бетона плотностью 1900 кг/м3 и более, 403-2501
35

Панели перекрытий железобетонные трехслойные, 403-2500
35

Панели покрытий железобетонные безрулонных крыш с верхним слоем из бетона плотностью 1900 кг/м3 и более, 403-1501
35

Панели покрытий железобетонные, 403-1500
35

Панели покрытия железобетонные для полносборных производственных сельскохозяйственных зданий, 403-4010
35

Панели сборные железобетонные, 403-9013
37

Панели сплошные плоские

ПС 2-24-КГ1 /бетон В15 (М 200), объем 0,99 м3, расход ар-ры 56,35 кг/ (серия 3.900.1-10 вып.0-1), 403-1673
38

ПП 15.57.4,5-1л /бетон В22,5 (М350), объем 1,27 м3, расход ар-ры 46,4 кг/ (серия 1.432.1-33.93 вып.3), 403-1694
38

Панели сплошные плоские, 403-2141
38

Панели стеновые железобетонные однослойные из легкого бетона

ПС 30.12.2,0-Л /бетон В3,5 (М50), объем 0,56 м3, расход ар-ры 18,12 кг/ (серия 1.030.1-1/88 вып.0-0.96, 2-1), 403-3136
36

ПС 60.12.2,0-2Л /бетон В3,5 (М50), объем 1,13 м3, расход ар-ры 18,29 кг/ (серия 1.030.1-1/88 вып.0-0.96, 2-1), 403-3137
37

ПС 60.15.2,0-2Л /бетон В3,5 (М50), объем 1,42 м3, расход ар-ры 18,5 кг/ (серия 1.030.1-1/88 вып.0-0.96, 2-1), 403-3138
37

ПС 60.18.2,0-4Л /бетон В3,5 (М50), объем 1,7 м3, расход ар-ры 43,87 кг/ (серия 1.030.1-1/88 вып.0-0.96, 2-1), 403-3139
37

ПС 60.12.2,5-5.Л-1 /бетон В3,5 (М50), объем 1,48 м3, расход ар-ры 38,58 кг/ (серия 1.030.1-1/88 вып.0-0-96, 2-2), 403-3140
37

ПС 60.18.2,5-5Л /бетон В3,5 (М50), объем 2,23 м3, расход ар-ры 47,5 кг/ (серия 1.030.1-1/88 вып.1-2, 2-2), 403-3141
37

ПС 63.12.2,5-5.Л-2 /бетон В3,5 (М50), объем 1,56 м3, расход ар-ры 40,66 кг/ (серия 1.030.1-1/88 вып.0-0.96, 2-2), 403-3142
37

ПС 63.18.2,5-5Л /бетон В3,5 (М50), объем 2,35 м3, расход ар-ры 50,16 кг/ (серия 1.030.1-1/88 вып.0-0.96, 2-2), 403-3143
37

ПС 30.12.3,0-Л /бетон В3,5 (М50), объем 0,936 м3, расход ар-ры 16,98 кг/ (серия 1.030.1-1/88 вып.1-3), 403-3144
37

ПС 30.15.3,0-Л /бетон В3,5 (М50), объем 1,17 м3, расход ар-ры 19,23 кг/ (серия 1.030.1-1/88 вып.1-3), 403-3145
37

ПС 30.18.3,0-Л /бетон В3,5 (М50), объем 1,41 м3, расход ар-ры 23,16 кг/ (серия 1.030.1-1/88 вып.1-3), 403-3146
37

ПС 60.9.3,0-5Л /бетон В3,5 (М50), объем 1,4 м3, расход ар-ры 21,99 кг/ (серия 1.030.1-1/88 вып.1-3, 2-3), 403-3147
37

ПС 60.12.30-5Л /бетон В3,5 (М50), объем 1,88 м3, расход ар-ры 27,79 кг/ (серия 1.030.1-1/88 вып.1-3, 2-3), 403-3148
37

ПС 60.15.3,0-4Л /бетон В3,5 (М50), объем 2,35 м3, расход ар-ры 28 кг/ (серия 1.030.1-1/88 вып.1-3, 2-3), 403-3149
37

ПС 60.18.3,0-3Л /бетон В3,5 (М50), объем 2,83 м3, расход ар-ры 23,28 кг/ (серия 1.030.1-1/88 вып.1-3, 2-3), 403-3150
37

ПС 60.6.4,0-Л /бетон В3,5 (М50), объем 1 м3, расход ар-ры 24,68 кг/ (серия 1.030.1-1/88 вып.0-096, 1-5), 403-3159
37

ПС 60.12.4,0-Л /бетон В3,5 (М50), объем 2,54 м3, расход ар-ры 40,96 кг/ (серия 1.030.1-1/88 вып.0-0.96, 1-5), 403-3156
37

ПС 60.15.4,0-Л /бетон В3,5 (М50), объем 3,18 м3, расход ар-ры 48,62 кг/ (серия 1.030.1-1/88 вып.0-096, 1-5), 403-3157
37

ПС 60.18.4,0-Л /бетон В3,5 (М50), объем 3,83 м3, расход ар-ры 57,05 кг/ (серия 1.030.1-1/88 вып.0-096, 1-5), 403-3158
37

3ПС 61.60.4,0-Л /бетон В3,5 (М50), объем 0,17 м3, расход ар-ры 4,54 кг/ (серия 1.030.1-1/88 вып.1-5), 403-3151
37

3ПС 61.90.4,0-Л /бетон В3,5 (М50), объем 0,27 м3, расход ар-ры 5,24 кг/ (серия 1.030.1-1/88 вып.0-0.96, 1-5), 403-3152
37

3ПС 61.120.4,0-Л /бетон В3,5 (М50), объем 0,36 м3, расход ар-ры 5,89 кг/ (серия 1.030.1-1/88 вып.0-0.96, 1-5), 403-3153
37

3ПС 61.150.4,0-Л /бетон В3,5 (М50), объем 0,46 м3, расход ар-ры 6,96 кг/ (серия 1.030.1-1/88 вып.1-5), 403-3154
37

3ПС 61.180.4,0-Л /бетон В3,5 (М50), объем 0,54 м3, расход ар-ры 7,57 кг/ (серия 1.030.1-1/88 вып.0-0.96, 1-5), 403-3155
37

Панели стеновые и перегородочные прямоугольные плоские и переменного сечения до 18 м2 длиной

до 3 м, массой до 5 т, из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 50 кг/м3, 403-8219
37

от 3 до 12 м, массой до 5 т, из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 50 кг/м3, 403-8220
38

от 3 до 12 м, массой от 5 до 15 т, из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 50 кг/м3, 403-8221
38

Панели стеновые площадью более 18 м2, массой от 5 до 15т, из бетона В22,5 (М300), 403-8225
38

Панели стеновые прямоугольные керамзитобетонные М50, площадью

до 5 м2, 403-0321
17

до 15 м2, 403-0322
17

Панели стеновые прямоугольные, 403-9154
37

Панели стеновые с бортом из бетона В20 (М250) с расходом арматуры 50 кг/м3, длиной

до 3 м, массой до 5 т, 403-8222
38

от 3 до 12 м, массой до 5 т, 403-8223
38

от 3 до 12 м, массой от 5 до 15 т, 403-8224
38

Панели цокольные внутренние, из бетона В12,5 (М150) плотностью 1900 кг/м3 и более, толщиной 14 см,

без проемов, 403-0393
38

с проемами, 403-0394
38

Панели цокольные, наружных стен подвалов и подполий многослойные толщиной 30 см, плоские

без проемов, из бетона В15 (М200) плотностью 1900 кг/м3 и более, легкого шунгизитобетона В5 (М75), утеплителя ПСБ-С-40, длиной до 3,9 м, 403-0395
38

без проемов, из бетона В15 (М200) плотностью 1900 кг/м3 и более, легкого шунгизитобетона В5 (М75), утеплителя ПСБ-С-40, длиной более 3,9 м, 403-0396
38

с проемами, из бетона В15 (М200) плотностью 1900 кг/м3 и более, легкого шунгизитобетона В5 (М75), утеплителя ПСБ-С-40, длиной до 3,9 м, 403-0397
38

с проемами, из бетона В15 (М200) плотностью 1900 кг/м3 и более, легкого шунгизитобетона В5 (М75), утеплителя ПСБ-С-40, длиной более 3,9 м, 403-0398
38

Панели, 403-9012
35

Пар, 411-0021
103

Пар, 411-0022
103

Парапетные панели из тяжелого бетона В22,5 (М300) при марке по морозостойкости F300 и водонепроницаемости W6 с расходом арматуры 39 кг/м3, 403-0399
38

Парапеты из отдельных панелей и стоек массой до 1,0 т, 403-1302
39

Парапеты массивные массой до 3,0 т, 403-1303
39

Парапеты массивные массой свыше 3,0 т, 403-1304
39

Паста известковая ПИ-1, 405-0014
91

Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм, 409-0639
99

Пенобетонные изделия, 403-9246
18

Перегной, 414-0473
131

Перегородки самонесущие панельные толщиной 8 см с расходом стали до 35 кг/м3
из тяжелого бетона, 403-0400
38

из легкого бетона объемной массой до 1600 кг/м3, 403-0409
38

Перемычка балочная

с четвертью 2ПГ44-31 /бетон В15 (М200), объем 0,359 м3, расход ар-ры 51,81 кг/ (серия 1.038.1-1 вып.3), 403-2233
41

с четвертью 8ПГ60-40 /бетон В15 (М200), объем 1,167 м3, расход ар-ры 149,44 кг/ (серия 1.038.1-1 вып.3), 403-2245
41

Перемычка балочная с четвертью, объемом более 0,5 м3 из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 120 кг/м3, 403-0441
39

Перемычка балочная с четвертью, объемом до 0,5 м3 из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 40 кг/м3, 403-0440
39

Перемычка брусковая

прямоугольная объемом до 0,01 м3 из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 40 кг/м3, 403-0442
39

прямоугольная объемом более 0,5 м3 из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 30 кг/м3, 403-0443
39

1ПБ10-1 /бетон В15 (М200), объем 0,008 м3, расход ар-ры 0,31 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1), 403-0444
39

1ПБ13-1 /бетон В15 (М200), объем 0,010 м3, расход ар-ры 0,41 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1), 403-0446
39

1ПБ13-1-п /бетон В15 (М200), объем 0,01 м3, расход ар-ры 0,61 кг/ (серия 1.038.1-1 вып.1), 403-2398
39

1ПБ16-1 /бетон В15 (М200), объем 0,012 м3, расход ар-ры 0,48 кг/ (серия 1.038.1-1 вып.1), 403-2399
39

2ПБ10-1-п /бетон В15 (М200), объем 0,017 м3, расход ар-ры 0,50 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1), 403-0445
39

2ПБ-13-1-п /бетон В15 (М200), объем 0,022 м3, расход ар-ры 0,57 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1), 403-0447
39

2ПБ-16-2-п /бетон В15 (М200), объем 0,026 м3, расход ар-ры 0,79 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1), 403-0448
39

2ПБ-17-2-п /бетон В15 (М200), объем 0,028 м3, расход ар-ры 0,83 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1), 403-0449
39

2ПБ-19-3-п /бетон В15 (М200), объем 0,033 м3, расход ар-ры 0,11 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1), 403-0450
39

2БП-22-3-п /бетон В15 (М200), объем 0,037 м3, расход ар-ры 1,44 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1), 403-0451
39

2ПБ-25-3-п /бетон В15 (М200), объем 0,041 м3, расход ар-ры 2,11 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1), 403-0452
39

2ПБ26-4-п /бетон В15 (М200), объем 0,044 м3, расход ар-ры 2,66 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1), 403-0453
39

2ПБ29-4 /бетон В15 (М200), объем 0,048 м3, расход ар-ры 3,06 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1), 403-0454
39

2ПБ 29-4-п /бетон В15 (М200), объем 0,048 м3, расход ар-ры 3,32 кг/ (серия 1.038.1-1 вып.1), 403-2402
39

2ПБ30-4-п /бетон В15 (М200), объем 0,050 м3, расход ар-ры 3,45 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1), 403-0455
39

3ПБ-13-37-п /бетон В15 (М200), объем 0,034 м3, расход ар-ры 2,06 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1), 403-0456
39

3ПБ16-37-п /бетон В15 (М200), объем 0,041 м3, расход ар-ры 3,26 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1), 403-0457
39

3ПБ 18-8-п /бетон В15 (М200), объем 0,048 м3, расход ар-ры 1,5 кг/ (серия 1.038.1-1 вып.1), 403-2403
39

3ПБ18-37-п /бетон В15 (М200), объем 0,048 м3, расход ар-ры 4,20 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1), 403-0458
39

3ПБ-21-8-п /бетон В15 (М200), объем 0,055 м3, расход ар-ры 1,73 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1), 403-0459
39

3ПБ25-8-п /бетон В15 (М200), объем 0,065 м3, расход ар-ры 2,42 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1), 403-0460
39

3ПБ27-8-п /бетон В15 (М200), объем 0,072 м3, расход ар-ры 3,54 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1), 403-0461
39

3ПБ 30-8-п /бетон В15 (М200), объем 0,079 м3, расход ар-ры 3,86 кг/ (серия 1.038.1-1 вып.1), 403-2404
40

3ПБ34-4-п /бетон В15 (М200), объем 0,089 м3, расход ар-ры 3,31 кг/ (серия 1.038.1-1 вып.1), 403-2405
40

3ПБ39-8-п /бетон В15 (М200), объем 0,103 м3, расход ар-ры 10,71 кг/ (серия 1.038.1-1 вып.1), 403-2406
40

4ПБ30-4-п /бетон В15 (М200), объем 0,104 м3, расход ар-ры 2,49 кг/ (серия 1.038.1-1 вып.1), 403-2407
40

4ПБ44-8-п /бетон В15 (М200), объем 0,154 м3, расход ар-ры 12,52 кг/ (серия 1.038.1-1 вып.1), 403-2408
40

4ПБ48-8-п /бетон В15 (М200), объем 0,167 м3, расход ар-ры 15,76 кг/ (серия 1.038.1-1 вып.1), 403-2409
40

4ПБ60-8-п /бетон В15 (М200), объем 0,207 м3, расход ар-ры 29,84 кг/ (серия 1.038.1-1 вып.1), 403-2410
40

5ПБ18-27 /бетон В15 (М200), объем 0,10 м3, расход ар-ры 3,76 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1), 403-0462
40

5ПБ18-27-п /бетон В15 (М200), объем 0,10 м3, расход ар-ры 4,34 кг/ (серия 1.038.1-1 вып.1), 403-2411
40

5ПБ21-27-п /бетон В15 (М200), объем 0,114 м3, расход ар-ры 6,06 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1), 403-0463
40

5ПБ25-27-п /бетон В15 (М200), объем 0,135 м3, расход ар-ры 9,06 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1), 403-0464
40

5ПБ 27-27-п /бетон В15 (М200), объем 0,15 м3, расход ар-ры 12,49 кг/ (серия 1.038.1-1 вып.1), 403-2412
40

5ПБ27-27-ап /бетон В15 (М200), объем 0,135 м3, расход ар-ры 12,33 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1), 403-0465
40

5ПБ 30-27-п /бетон В15 (М200), объем 0,164 м3, расход ар-ры 20,02 кг/ (серия 1.038.1-1 вып.1), 403-2413
40

5ПБ30-27-АП /бетон В15 (М200), объем 0,164 м3, расход ар-ры 23,29 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1), 403-0466
40

5ПБ31-27-п /бетон В15 (М200), объем 0,171 м3, расход ар-ры 23,42 кг/ (серия 1.038.1-1 вып.1), 403-2414
40

5ПБ-27-37-п /бетон В15 (М200), объем 0,15 м3, расход ар-ры 20,92 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1), 403-0467
40

5ПБ-25-37-п /бетон В15 (М200), объем 0,135 м3, расход ар-ры 11,62 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1), 403-0468
40

5ПБ-30-37-п /бетон В15 (М200), объем 0,16 м3, расход ар-ры 28,06 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1), 403-0469
40

5ПБ34-20-п /бетон В15 (М200), объем 0,185 м3, расход ар-ры 22,86 кг/ (серия 1.038.1-1 вып.1), 403-2415
40

5ПБ36-20-п /бетон В15 (М200), объем 0,2 м3, расход ар-ры 28,89 кг/ (серия 1.038.1-1 вып.1), 403-2416
40

8ПБ10-1 /бетон В15 (М200), объем 0,011 м3, расход ар-ры 0,35 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 4), 403-0470
40

8ПБ10-1-п /бетон В15 (М200), объем 0,011 м3, расход ар-ры 0,57 кг/ (серия 1.038.1-1 вып.4), 403-2417
40

8ПБ13-1 /бетон В15 (М200), объем 0,014 м3, расход ар-ры 0,46 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 4), 403-0471
40

8ПБ13-1-п /бетон В15 (М200), объем 0,014 м3, расход ар-ры 0,72 кг/ (серия 1.038.1-1 вып.4), 403-2418
40

8ПБ16-1 /бетон В15 (М200), объем 0,017 м3, расход ар-ры 0,54 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 4), 403-0472
40

8ПБ16-1-п /бетон В15 (М200), объем 0,017 м3, расход ар-ры 0,76 кг/ (серия 1.038.1-1 вып.4), 403-2419
40

8ПБ17-2 /бетон В15 (М200), объем 0,018 м3, расход ар-ры 0,75 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 4), 403-0473
40

8ПБ19-3 /бетон В15 (М200), объем 0,021 м3, расход ар-ры 1,16 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 4), 403-0474
40

9ПБ13-37-п /бетон В15 (М200), объем 0,029 м3, расход ар-ры 2,24 кг/ (серия 1.038.1-1 вып.4), 403-2420
40

9ПБ16-37-п /бетон В15 (М200), объем 0,035 м3, расход ар-ры 3,32 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 4), 403-0475
40

9ПБ18-37-п /бетон В15 (М200), объем 0,041 м3, расход ар-ры 5,64 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 4), 403-0476
40

9ПБ18-8-п /бетон В15 (М200), объем 0,041 м3, расход ар-ры 1,50 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 4), 403-0477
41

9ПБ21-8-п /бетон В15 (М200), объем 0,047 м3, расход ар-ры 2,13 кг/ (серия 1.038.1-1 вып.4), 403-2421
41

9ПБ22-3-п /бетон В15 (М200), объем 0,05 м3, расход ар-ры 1,66 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 4), 403-0478
41

9ПБ25-3-п /бетон В15 (М200), объем 0,056 м3, расход ар-ры 1,82 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 4), 403-0479
41

9ПБ25-8-п /бетон В15 (М200), объем 0,056 м3, расход ар-ры 3,25 кг/ (серия 1.038.1-1 вып.4), 403-2422
41

9ПБ26-4-п /бетон В15 (М200), объем 0,059 м3, расход ар-ры 1,89 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 4), 403-0480
41

9ПБ29-4-п /бетон В15 (М200), объем 0,065 м3, расход ар-ры 2,68 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 4), 403-0481
41

10ПБ18-27-п /бетон В15 (М200), объем 0,086 м3, расход ар-ры 4,56 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 4), 403-0482
41

10ПБ21-27-п /бетон В15 (М200), объем 0,098 м3, расход ар-ры 6,36 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 4), 403-0483
41

10ПБ25-37-п /бетон В15 (М200), объем 0,117 м3, расход ар-ры 17,67 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 4), 403-0484
41

10ПБ27-37-п /бетон В15 (М200), объем 0,129 м3, расход ар-ры 41,39 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 4), 403-0485
41

Перемычка плитная

объемом до 0,5 м3 из бетона В 15 (М200) с расходом арматуры 30 кг/м3, 403-0489
41

объемом более 0,5 м3 из бетона В 15 (М200) с расходом арматуры 40кг/м3, 403-0490
41

2ПП21-6 /бетон В15 (М200), объем 0,11 м3, расход ар-ры 2,91 кг/ (серия 1.038.1-1 вып.2), 403-3121
41

2ПП25-8-п /бетон В15 (М200), объем 0,131 м3, расход ар-ры 4,89 кг/ (серия 1.038.1-1 вып.2), 403-3122
41

3ПП18-71 /бетон В15 (М200), объем 0,151 м3, расход ар-ры 9,56 кг/ (серия 1.038.1-1 вып.2), 403-3127
41

3ПП21-71 /бетон В15 (М200), объем 0,173 м3, расход ар-ры 13,82 кг/ (серия 1.038.1-1 вып.2), 403-3128
41

7ПП12-3 /бетон В15 (М200), объем 0,040 м3, расход ар-ры 1,08 кг / (серия1.038.1-1 вып. 5), 403-0491
41

7ПП14-4 /бетон В15 (М200), объем 0,049 м3, расход ар-ры 1,27 кг / (серия1.038.1-1 вып. 5), 403-0492
41

8ПП14-71 /бетон В15 (М200), объем 0,103 м3, расход ар-ры 6,32 кг/ (серия 1.038.1-1 вып.5), 403-3132
41

8ПП18-71 /бетон В15 (М200), объем 0,131 м3, расход ар-ры 12,59 кг/ (серия 1.038.1-1 вып.5), 403-3133
41

8ПП21-6 /бетон В15 (М200), объем 0,149 м3, расход ар-ры 4,04 кг / (серия1.038.1-1 вып. 5), 403-0493
41

8ПП21-71 /бетон В15 (М200), объем 0,149 м3, расход ар-ры 19,99 кг/ (серия 1.038.1-1 вып.5), 403-3134
41

8ПП27-71 /бетон В15 (М200), объем 0,196 м3, расход ар-ры 61,82 кг / (серия1.038.1-1 вып. 5), 403-0494
41

8ПП30-10 /бетон В15 (М200), объем 0,215 м3, расход ар-ры 9,83 кг/ (серия 1.038.1-1 вып.5), 403-3135
41

9ПП12-4 /бетон В15 (М200), объем 0,053 м3, расход ар-ры 1,34 кг / (серия1.038.1-1 вып. 5), 403-0495
41

9ПП14-5 /бетон В15 (М200), объем 0,065 м3, расход ар-ры 1,57 кг / (серия1.038.1-1 вып. 5), 403-0496
41

9ПП17-6 /бетон В15 (М200), объем 0,077 м3, расход ар-ры 2,71 кг / (серия1.038.1-1 вып. 5), 403-0497
42

10ПП23-10 /бетон В15 (М200), объем 0,226 м3, расход ар-ры 6,76 кг / (серия1.038.1-1 вып. 5), 403-0498
42

1ПП12-3 /бетон В15 (М200), объем 0,029 м3, расход ар-ры 0,71 кг / (серия1.038.1-1вып. 2), 403-0499
42

2ПП14-4 /бетон В15 (М200), объем 0,076 м3, расход ар-ры 1,43 кг / (серия1.038.1-1вып. 2), 403-0500
42

2ПП17-5 /бетон В15 (М200), объем 0,089 м3, расход ар-ры 1,80 кг / (серия1.038.1-1вып. 2), 403-8162
42

2ПП18-5 /бетон В15 (М200), объем 0,096 м3, расход ар-ры 2,23 кг / (серия1.038.1-1вып. 2), 403-8163
42

2ПП25-8 /бетон В15 (М200), объем 0,131 м3, расход ар-ры 4,63 кг / (серия1.038.1-1вып. 2), 403-8164
42

3ПП27-71 /бетон В15 (М200), объем 0,227 м3, расход ар-ры 35,82 кг / (серия1.038.1-1вып. 2), 403-8165
42

5ПП17-6 /бетон В15 (М200), объем 0,12 м3, расход ар-ры 2,25 кг / (серия1.038.1-1вып. 2), 403-8166
42

5ПП23-10 /бетон В15 (М200), объем 0,166 м3, расход ар-ры 5,68 кг / (серия1.038.1-1вып. 2), 403-8167
42

Перемычка фасадная объемом до 0,5 м3 из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 20 кг/м3, 403-0501
42

Перемычки железобетонные балочные с четвертью, 403-5021
41

Перемычки железобетонные брусковые, 403-0487
41

Перемычки железобетонные плитные, 403-0488
41

Перемычки железобетонные фасадные, 403-5031
41

Перемычки железобетонные, 403-0486
41

Пескоцементная смесь, 402-9002
14

Песок баритовый, 408-0405
97

Песок баритовый, 408-9030
97

Песок горячий, 410-0061
101

Песок декоративный из природного камня

из осадочных пород фракции до 2,5 мм, 408-9347
97

из осадочных пород фракции до 2,5 мм, 408-0444
97

Песок для изготовления кладочных и штукатурных растворов, фракция 0-20 мм, 408-0382
97

Песок для строительных работ из отсевов дробления, марка

1000 повышенной крупности и крупный, 408-0161
96

1000 средний, 408-0162
96

1000 мелкий, 408-0163
96

1000 очень мелкий, 408-0164
96

800 повышенной крупности и крупный, 408-0165
96

800 средний, 408-0166
96

800 мелкий, 408-0167
96

800 очень мелкий, 408-0168
96

600 повышенной крупности и крупный, 408-0169
96

600 средний, 408-0170
96

600 мелкий, 408-0171
96

600 очень мелкий, 408-0172
96

400 повышенной крупности и крупный, 408-0173
96

400 средний, 408-0174
96

400 мелкий, 408-0175
96

400 очень мелкий, 408-0176
96

Песок для строительных работ из отсевов дробления, обогащенный, марка

1000 повышенной крупности и крупный, 408-0181
96

1000 средний, 408-0182
96

800 повышенной крупности и крупный, 408-0183
96

800 средний, 408-0184
96

600 повышенной крупности и крупный, 408-0185
96

600 средний, 408-0186
96

400 повышенной крупности и крупный, 408-0187
96

400 средний, 408-0188
96

Песок для строительных работ природный 50%; обогащенный 50%, 408-0445
96

Песок для строительных работ природный 50%; обогащенный 50%, 408-9393
96

Песок для строительных работ природный обогащенный, 408-9394
96

Песок для строительных работ природный, 408-9040
96

Песок из пористых горных пород вулканического происхождения, фракция

крупная, 408-0360
97

средняя, 408-0361
97

мелкая, 408-0362
97

Песок кварцевый ЛПК-5, 408-0442
97

Песок кварцевый ЛПК-5, 408-9300
97

Песок кварцевый фракции 0-0,63 мм, 408-0417
97

Песок кварцевый, 408-0415
97

Песок кварцевый, 408-0416
97

Песок кварцевый, 408-9051
97

Песок кварцевый, 408-9055
97

Песок кварцевый, фракция 0-0,63 мм, 408-0401
97

Песок керамзитовый, марка

600, 406-0031
92

700, 406-0032
92

800, 406-0033
92

900, 406-0034
92

Песок несортированный, 408-0359
97

Песок пористый из металлургического шлака (шлаковая пемза), фракция 5-10 мм, марка

1000, 409-0041
99

900, 409-0042
99

800, 409-0043
99

700, 409-0044
99

600, 409-0045
99

Песок пористый, 406-9101
92

Песок природный для строительных

растворов средний, 408-0141
96

растворов мелкий, 408-0142
96

растворов средний, обогащенный, 408-0143
96

растворов мелкий, обогащенный, 408-0144
96

растворов очень мелкий, для штукатурных растворов отделочного слоя, 408-0151
96

работ повышенной крупности и крупный, 408-0121
96

работ средний, 408-0122
96

работ средний с крупностью зерен размером свыше 5 мм - до 5% по массе, 408-0123
96

работ мелкий, 408-0124
96

работ очень мелкий, 408-0125
96

работ очень мелкий с крупностью зерен размером свыше 1,25 мм - до 5% по массе, 408-0126
96

Песок природный обогащенный для строительных работ мелкий, 408-0133
96

Песок природный обогащенный для строительных работ повышенной крупности и крупный, 408-0131
96

Песок природный обогащенный для строительных работ средний, 408-0132
96

Песок строительный марки 75, 408-9106
97

Песок строительный, 408-9101
97

Песок шлаковый для дорожного строительства

крупный, фракция 2,5 мм, 409-0091
99

средний, фракция 2-2,5 мм, 409-0092
99

мелкий, фракция 1,5-2,0 мм, 409-0093
99

очень мелкий, фракция 1-1,5 мм, 409-0094
99

Песок шлаковый фракции - средняя, 409-9056
99

Песок, 408-9020
97

Песчано-гравийная смесь или щебеночно-песчаная смесь оптимального гранулометрического состава, 408-9181
97

Песчано-гравийная смесь обогащенная с содержанием гравия 15-25%, 408-9109
97

Пихта сибирская, высота 0,4-0,8 м, 414-0103
130

Пихта сибирская, высота 0,8-1,2 м, 414-0113
130

Пихта сибирская, высота 1,2-1,8 м, 414-0123
130

Плита балконная

(ГОСТ 25697-83), без гидроизоляции и покрытий пола, из бетона В15 (М200) с расходом арматуры до 70 кг/м2, приведенной толщиной 12 см, 403-0604
46

с отверстием для люка, без гидроизоляции и покрытий пола, из бетона В15 (М200) с расходом арматуры до 13,2 кг/м2, приведенной толщиной 12 см (за вычетом вырезов и отверстий), 403-0605
46

ПБК33.13-6а /бетон В15 (М200) объем 0,53 м3, расход ар-ры 36,48 кг / (серия 1.137-9 вып.1), 403-0606
46

ПБК36.13-6а /бетон В15 (М200) объем 0,57 м3, расход ар-ры 47,09 кг / (серия 1.137-9 вып.1), 403-0607
46

ПБК27.13-6а /бетон В15 (М200) объем 0,43 м3, расход ар-ры 30,99 кг / (серия 1.137-9 вып.1), 403-0608
46

Плита днища

ПН10 /бетон В15 (М200), объем 0,18 м3, расход ар-ры 15,14 кг / (серия 3.900.1-14), 403-8241
42

ПН15 /бетон В15 (М200), объем 0,38 м3, расход ар-ры 33,13 кг / (серия 3.900.1-14), 403-8242
42

ПН20 /бетон В15 (М200), объем 0,59 м3, расход ар-ры 79,44 кг / (серия 3.900.1-14), 403-8243
42

ПДУ 60.60.8-6 /бетон В15 (М200), объем 0,03 м3, расход ар-ры 1,1 кг / (серия 3.006.1-8), 403-0502
42

ПДУ 80.90.10-6 /бетон В15 (М200), объем 0,07 м3, расход ар-ры 4,6 кг / (серия 3.006.1-8), 403-0503
42

ПДУ 110.120.12-6 /бетон В15 (М200), объем 0,16 м3, расход ар-ры 12,9 кг / (серия 3.006.1-8), 403-0504
42

ПДУ 140.150.12-6 /бетон В15 (М200), объем 0,24 м3, расход ар-ры 28,0 кг / (серия 3.006.1-8), 403-0505
42

ПДУ 150.150.12-6 /бетон В15 (М200), объем 0,26 м3, расход ар-ры 34,2 кг / (серия 3.006.1-8), 403-0506
42

ПДУ 170.180.14-6 /бетон В20 (М250), объем 0,41 м3, расход ар-ры 70,8 кг / (серия 3.006.1-8), 403-0507
42

ПДУ 190.210.14-6 /бетон В15 (М200), объем 0,55 м3, расход ар-ры 92,8 кг / (серия 3.006.1-8), 403-0508
42

ПДУ 220.210.14-6 /бетон В20 (М250), объем 0,63 м3, расход ар-ры 130,9 кг / (серия 3.006.1-8), 403-0509
42

ПДУ 230.240.20-6 /бетон В20 (М250), объем 1,10 м3, расход ар-ры 101,60 кг / (серия 3.006.1-8), 403-0510
42

ПДУ 230.240.20-6а /бетон В20 (М250), объем 1,10 м3, расход ар-ры 112,8 кг / (серия 3.006.1-8), 403-0511
42

ПДУ 250.240.20-6 /бетон В15 (М200), объем 1,20 м3, расход ар-ры 134,9 кг / (серия 3.006.1-8), 403-0512
42

ПДУ 250.240.20-6а /бетон В15 (М200), объем 1,20 м3, расход ар-ры 147,5 кг / (серия 3.006.1-8), 403-0513
42

ПДУ 300.300.20-6 /бетон В15 (М200), объем 1,80 м3, расход ар-ры 289,1 кг / (серия 3.006.1-8), 403-0514
42

ПДУ 300.300.20-6а /бетон В15 (М200), объем 1,80 м3, расход ар-ры 304,5 кг / (серия 3.006.1-8), 403-0515
42

ПД 75.60.8-3 /бетон В15 (М200), объем 0,03 м3, расход ар-ры 1,2 кг / (серия 3.006.1-8), 403-0516
42

ПД 300.90.10-3 /бетон В15 (М200), объем 0,26 м3, расход ар-ры 9,5 кг / (серия 3.006.1-8), 403-0517
42

ПД 300.120.12-3 /бетон В15 (М200), объем 0,42 м3, расход ар-ры 14,2 кг / (серия 3.006.1-8), 403-0518
43

ПД 300.150.12-3 /бетон В15 (М200), объем 0,53 м3, расход ар-ры 18,6 кг / (серия 3.006.1-8), 403-0519
43

ПД 300.180.14-3 /бетон В15 (М200), объем 0,75 м3, расход ар-ры 25,9 кг / (серия 3.006.1-8), 403-0520
43

ПД 300.210.14-3 /бетон В15 (М200), объем 0,87 м3, расход ар-ры 40,9 кг / (серия 3.006.1-8), 403-0521
43

ПД 300.240.14-3 /бетон В15 (М200), объем 1,0 м3, расход ар-ры 46,0 кг / (серия 3.006.1-8), 403-0522
43

ПД 300.300.16-3 /бетон В15 (М200), объем 1,43 м3, расход ар-ры 76,4 кг / (серия 3.006.1-8), 403-0523
43

доборная ПД 75.90.10-3 /бетон В15 (М200), объем 0,07 м3, расход ар-ры 2,4 кг / (серия 3.006.1-8), 403-0524
43

доборная ПД 75.120.12-3 /бетон В15 (М200), объем 0,11 м3, расход ар-ры 4,1 кг / (серия 3.006.1-8), 403-0525
43

доборная ПД 75.150.12-3 /бетон В15 (М200), объем 0,13 м3, расход ар-ры 5,5 кг / (серия 3.006.1-8), 403-0526
43

доборная ПД 75.180.14-3 /бетон В15 (М200), объем 0,18 м3, расход ар-ры 7,8 кг / (серия 3.006.1-8), 403-0527
43

доборная ПД 75.210.14-3 /бетон В15 (М200), объем 0,22 м3, расход ар-ры 10,8 кг / (серия 3.006.1-8), 403-0528
43

доборная ПД 75.240.14-3 /бетон В15 (М200), объем 0,25 м3, расход ар-ры 12,0 кг / (серия 3.006.1-8), 403-0529
43

доборная ПД 75.300.16-3 /бетон В15 (М200), объем 0,35 м3, расход ар-ры 16,7 кг / (серия 3.006.1-8), 403-0530
43

камеры мусороудаления из бетона В 22,5 (М300) с расходом арматуры до 65 кг/м3, 403-0531
43

Плита днища железобетонная, 403-6200
42

Плита карнизная

АК-12.8 /бетон В15 (М200), объем 0,072 м3, расход ар-ры 5,74 кг/ (серия 1.138-3), 403-0663
49

АК-12.9 /бетон В15 (М200), объем 0,086 м3, расход ар-ры 6,44 кг/ (серия 1.138-3), 403-0664
49

АК-12.10 /бетон В15 (М200), объем 0,096 м3, расход ар-ры 6,96 кг/ (серия 1.138-3), 403-0665
49

АК-15.8 /бетон В15 (М200), объем 0,089 м3, расход ар-ры 6,32 кг/ (серия 1.138-3), 403-0666
49

АК-15.9 /бетон В15 (М200), объем 0,106 м3, расход ар-ры 7,12 кг/ (серия 1.138-3), 403-0667
49

АК-15.10 /бетон В15 (М200), объем 0,117 м3, расход ар-ры 7,71 кг/ (серия 1.138-3), 403-0668
49

АК-18.8 /бетон В15 (М200), объем 0,107 м3, расход ар-ры 6,89 кг/ (серия 1.138-3), 403-0669
49

АК-18.9 /бетон В15 (М200), объем 0,128 м3, расход ар-ры 7,79 кг/ (серия 1.138-3), 403-0670
49

АК-18.10 /бетон В15 (М200), объем 0,142 м3, расход ар-ры 8,45 кг/ (серия 1.138-3), 403-0671
49

АК-21.8 /бетон В15 (М200), объем 0,12 м3, расход ар-ры 7,46 кг/ (серия 1.138-3), 403-0672
49

АК-21.9 /бетон В15 (М200), объем 0,15 м3, расход ар-ры 8,43 кг/ (серия 1.138-3), 403-0673
49

АК-21.10 /бетон В15 (М200), объем 0,17 м3, расход ар-ры 9,2 кг/ (серия 1.138-3), 403-0674
49

АКУ-23.8п(л) /бетон В15 (М200), объем 0,135 м3, расход ар-ры 8,65 кг/ (серия 1.138-3), 403-0675
49

АКУ-24.9п(л) /бетон В15 (М200), объем 0,183 м3, расход ар-ры 10,24 кг/ (серия 1.138-3), 403-0676
49

АКУ-25.10п(л) /бетон В15 (М200), объем 0,20 м3, расход ар-ры 9,2 кг/ (серия 1.138-3), 403-0677
49

Плита парапетная

из бетона В15 (М200) плотностью 1850 кг/м3 и более приведенной толщиной 8 см, 403-0652
48

плоская из бетона В15 (М 200) с расходом арматуры 23 кг/м3, 403-0653
48

ПП 6-5 /бетон В15 (М200), объем 0,017 м3, расход ар-ры 0,29 кг/ (серия 1.238-1 вып.3), 403-2012
48

ПП 6.6 /бетон В15 (М200), объем 0,02 м3, расход ар-ры 0,34 кг/ (серия 1.238-1 вып.3), 403-0654
48

ПП 13.6-т /бетон В15 (М200), объем 0,047 м3, расход ар-ры 0,74 кг/ (серия 1.238-1 ), 403-2013
48

ПП 15.4 /бетон В15 (М200), объем 0,043 м3, расход ар-ры 0,71 кг/ (серия 1.238.1-2), 403-2014
48

ПП 15.5 /бетон В15 (М200), объем 0,043 м3, расход ар-ры 0,72 кг/ (серия 1.238-1 вып.3), 403-2015
48

ПП 15.6 /бетон В15 (М200), объем 0,052 м3, расход ар-ры 0,88 кг/ (серия 1.238-1 вып.3), 403-0655
48

ПП5.5-1 /бетон В15 (М200), объем 0,013 м3, расход ар-ры 0,33 кг/ (серия 1.238-1 вып.3), 403-0656
48

ПП6.6-1 /бетон В15 (М200), объем 0,02 м3, расход ар-ры 0,47 кг/ (серия 1.238-1 вып.3), 403-0657
48

ПП5.5-2 /бетон В15 (М200), объем 0,014 м3, расход ар-ры 0,33 кг/ (серия 1.238-1 вып.3), 403-0658
48

ПП6.6-2 /бетон В15 (М200), объем 0,021 м3, расход ар-ры 0,47 кг/ (серия 1.238-1 вып.3), 403-0659
48

ППУ 10.4 /бетон В15 (М200), объем 0,029 м3, расход ар-ры 0,47 кг/ (серия 1.238.1-2), 403-2024
48

ПБ32-6 /бетон В15 (М200), объем 0,44 м3, расход ар-ры 51,42 кг/ (серия ИИ-03-02), 403-2081
48

Плита перекрытия

ПП10-1 /бетон В15 (М200), объем 0,10 м3, расход ар-ры 8,38 кг/ (серия 3.900.1-14), 403-8227
54

ПП10-2 /бетон В15 (М200), объем 0,10 м3, расход ар-ры 16,65 кг/ (серия 3.900.1-14), 403-8228
54

ПП13-1 /бетон В15 (М200), объем 0,18 м3, расход ар-ры 22,14 кг/ (серия 3.900.1-14), 403-8229
54

ПП3-2 /бетон В15 (М200), объем 0,18 м3, расход ар-ры 23,05 кг/ (серия 3.900.1-14), 403-8230
54

1ПП15-1 /бетон В15 (М200), объем 0,27 м3, расход ар-ры 30 кг/ (серия 3.900.1-14), 403-8231
54

1ПП15-2 /бетон В15 (М200), объем 0,27 м3, расход ар-ры 32,21кг/ (серия 3.900.1-14), 403-8232
54

2ПП15-1 /бетон В15 (М200), объем 0,27 м3, расход ар-ры 30кг/ (серия 3.900.1-14), 403-8233
54

2ПП15-2 /бетон В15 (М200), объем 0,27 м3, расход ар-ры 32,71 кг/ (серия 3.900.1-14), 403-8234
54

3ПП15-1 /бетон В15 (М200), объем 0,21 м3, расход ар-ры 37,83 кг/ (серия 3.900.1-14), 403-8235
54

3ПП15-2 /бетон В15 (М200), объем 0,21 м3, расход ар-ры 38,04 кг/ (серия 3.900.1-14), 403-8236
54

1ПП20-1 /бетон В15 (М200), объем 0,55 м3, расход ар-ры 49,65 кг/ (серия 3.900.1-14), 403-8237
54

1ПП20-2 /бетон В15 (М200), объем 0,55 м3, расход ар-ры 77,66 кг/ (серия 3.900.1-14), 403-8238
54

2ПП20-1 /бетон В15 (М200), объем 0,48 м3, расход ар-ры 62,98 кг/ (серия 3.900.1-14), 403-8239
54

2ПП20-2 /бетон В15 (М200), объем 0,48 м3, расход ар-ры 84,49 кг/ (серия 3.900.1-14), 403-8240
54

4ПП20-2 /бетон В15 (М200), объем 0,51 м3, расход ар-ры 72,96 кг/ (серия 3.900.1-14), 403-8373
54

1ПП8 /бетон В20 (М250), объем 0,128м3, расход ар-ры кг/ (ГОСТ 8020-90), 403-8247
54

2ПП8 /бетон В20 (М250), объем 0,125м3, расход ар-ры кг/ (ГОСТ 8020-90), 403-8248
54

ПР 30.15-6Т /объем 0,53 м3, бетон В15 (М200), расход ар-ры 31,08 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1), 403-0804
54

ПР 30.15-8Т /объем 0,53 м3, бетон В15 (М200), расход ар-ры 33,70 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1), 403-0805
54

ПР 60.15-6AтVТ /объем 1,04 м3, бетон В15 (М200), расход ар-ры 69,61 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1), 403-0806
54

ПР 60.15-8AтVТ /объем 1,04 м3, бетон В15 (М200), расход ар-ры 80,23 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1), 403-0807
54

ПР 72.15-6AтVТ /объем 1,24 м3, бетон В22,5 (М300), расход ар-ры 110,80 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1), 403-0808
54

ПР 72.15-8AтVТ /объем 1,24 м3, бетон В22,5 (М300), расход ар-ры 146,9кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1), 403-0809
54

ПР 30.15-6Т-1 /объем 0,53 м3, бетон В 15 (М200), расход ар-ры 36,88 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1), 403-0810
54

ПР 30.15-8Т-1 /объем 0,53 м3, бетон В15 (М200), расход ар-ры 39,51 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1), 403-0811
54

ПР 60.15-6AтVТ-1 /объем 1,04 м3, бетон В15 (М200), расход ар-ры 75,42 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1), 403-0812
55

ПР 60.15-8AтVТ-1 /объем 1,04 м3, бетон В15 (М200), расход ар-ры 86,03 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1), 403-0813
55

ПР 72.15-6AтVТ-1 /объем 1,24 м3, бетон В22,5 (М300), расход ар-ры 116,6 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1), 403-0814
55

ПР 72.15-8AтVТ-1 /объем 1,24 м3, бетон В22,5 (М300), расход ар-ры 152,70 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1), 403-0815
55

ПР 30.15-6Т-2 /объем 0,51 м3, бетон В15 (М200), расход ар-ры 30,64 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1), 403-0816
55

ПР 30.15-8Т-2 /объем 0,51 м3, бетон В15 (М200), расход ар-ры 33,26 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1), 403-0817
55

ПР 60.15-6AтVТ-2 /объем 1,02 м3, бетон В15 (М200), расход ар-ры 69,18 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1), 403-0818
55

ПР 60.15-8AтVТ-2 /объем 1,02 м3, бетон В15 (М200), расход ар-ры 79,79 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1), 403-0819
55

ПР 30.15-6Т-3 /объем 0,52 м3, бетон В15 (М200), расход ар-ры 30,96 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1), 403-0820
55

ПР 30.15-8Т-3 /объем 0,52 м3, бетон В15 (М200), расход ар-ры 33,59 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1), 403-0821
55

ПР 60.15-6AтVТ-3 /объем 1,03 м3, бетон В15 (М200), расход ар-ры 69,50 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1), 403-0822
55

ПР 60.15-8AтVТ-3 /объем 1,03 м3, бетон В15 (М200), расход ар-ры 80,11 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1), 403-0823
55

ПР 72.15-6AтVТ-3 /объем 1,23 м3, бетон В22,5 (М300), расход ар-ры 110,70 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1), 403-0824
55

ПР 72.15-8AтVТ-3 /объем 1,23 м3, бетон В22,5 (М300), расход ар-ры 146,7 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1), 403-0825
55

ПТ 300.90.10-3 /бетон В 15 (М200), объем 0,26 м3, расход ар-ры 6,7 кг/ (серия 3.006.1-8), 403-0826
55

ПТ 300.120.12-3 /бетон В15 (М200), объем 0,42 м3, расход ар-ры 11,50кг/ (серия 3.006.1-8), 403-0827
55

ПТ 300.150.12-3 /бетон В15 (М200), объем 0,53 м3, расход ар-ры 15,4 кг/ (серия 3.006.1-8), 403-0828
55

ПТ 300..180.14-3 /бетон В15 (М200), объем 0,75 м3, расход ар-ры 28,3 кг/ (серия 3.006.1-8), 403-0829
55

ПТ 300.210.14-3 /бетон В15 (М200), объем 0,87 м3, расход ар-ры 37,8 кг/ (серия 3.006.1-8), 403-0830
55

ПТ 300.240.14-3 /бетон В15 (М200), объем 1,00 м3, расход ар-ры 46,5 кг/ (серия 3.006.1-8), 403-0831
55

ПТ 300.300.16-3 /бетон В20 (М250), объем 1,43 м3, расход ар-ры 70,0 кг/ (серия 3.006.1-8), 403-0832
55

доборная ПТ 75.90.10-3 /бетон В15 (М200), объем 0,07 м3, расход ар-ры 1,1 кг/ (серия 3.006.1-8), 403-0833
55

доборная ПТ 75.120.12-3 /бетон В15 (М200), объем 0,11 м3, расход ар-ры 2,5 кг/ (серия 3.006.1-8), 403-0834
55

доборная ПТ 75.150.12-3 /бетон В15 (М200), объем 0,13 м3, расход ар-ры 4,2 кг/ (серия 3.006.1-8), 403-0835
55

доборная ПТ 75.180.14-3 /бетон В15 (М200), объем 0,18 м3, расход ар-ры 7,6 кг/ (серия 3.006.1-8), 403-0836
55

доборная ПТ 75.210.14-3 /бетон В15 (М200), объем 0,22 м3, расход ар-ры 8,5 кг/ (серия 3.006.1-8), 403-0837
55

доборная ПТ 75.240.14-3 /бетон В15 (М200), объем 0,25 м3, расход ар-ры 12,6 кг/ (серия 3.006.1-8), 403-0838
55

доборная ПТ 75.300.16-3 /бетон В20 (М250), объем 0,35 м3, расход ар-ры 19,4 кг/ (серия 3.006.1-8), 403-0839
55

угловая ПТУ 75.45.6-6 /бетон В15 (М200), объем 0,02 м3, расход ар-ры 0,9 кг/ (серия 3.006.1-8), 403-0840
55

угловая ПТУ 100.60.8-6 /бетон В15 (М200), объем 0,05 м3, расход ар-ры 1,70 кг/ (серия 3.006.1-8), 403-0841
55

угловая ПТУ 180.90.10-6 /бетон В15 (М200), объем 0,16 м3, расход ар-ры 8,3 кг/ (серия 3.006.1-8), 403-0842
55

угловая ПТУ 210.120.12-6 /бетон В20 (М250), объем 0,29 м3, расход ар-ры 15,9 кг/ (серия 3.006.1-8), 403-0843
55

угловая ПТУ 230.150.12-6 /бетон В20 (М250), объем 0,42 м3, расход ар-ры 27,9 кг/ (серия 3.006.1-8), 403-0844
56

с отверстиями ПТО 150.150.12-6 /бетон В15 (М200), объем 0,22 м3, расход ар-ры 40,7 кг/ (серия 3.006.1-8), 403-0845
56

с отверстиями ПТО 150.180.14-6 /бетон В20 (М250), объем 0,32 м3, расход ар-ры 51,0 кг/ (серия 3.006.1-8), 403-0846
56

с отверстиями ПТО 150.240.14-6 /бетон В20 (М250), объем 0,44 м3, расход ар-ры 111,7 кг/ (серия 3.006.1-8), 403-0847
56

с отверстиями ПТО 200.240.14-3 /бетон В20 (М250), объем 0,56 м3, расход ар-ры 116,3 кг/ (серия 3.006.1-8), 403-0848
56

П1-5 /бетон В15 (М200), объем 0,02 м3, расход ар-ры 0,9 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2), 403-8406
56

П1-15б /бетон В25 (М350), объем 0,02 м3, расход ар-ры 1,6 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2), 403-8407
56

П3-5 /бетон В25 (М350), объем 0,02 м3, расход ар-ры 1,3 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2), 403-8408
56

П3-8 /бетон В25 (М350), объем 0,02 м3, расход ар-ры 2 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2), 403-8409
56

П4-15б /бетон В25 (М350), объем 0,04 м3, расход ар-ры 3,8 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2), 403-8410
56

П5-5 /бетон В15 (М200), объем 0,16 м3, расход ар-ры 6,6 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2), 403-8411
56

П5-8 /бетон В15 (М200), объем 0,16 м3, расход ар-ры 11 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2), 403-8412
56

П5-8а /бетон В15 (М200), объем 0,16 м3, расход ар-ры 14,8 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2), 403-8413
56

П5д-5 /бетон В15 (М200), объем 0,04 м3, расход ар-ры 1,9 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2), 403-8414
56

П5д-8 /бетон В15 (М200), объем 0,04 м3, расход ар-ры 2,7 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2), 403-8415
56

П6-15 /бетон В25 (М350), объем 0,28 м3, расход ар-ры 6,9 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2), 403-8416
56

П6д-15 /бетон В25 (М350), объем 0,07 м3, расход ар-ры 1,8 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2), 403-8417
56

П7д-3 /бетон В15 (М200), объем 0,06 м3, расход ар-ры 3,9 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2), 403-8418
56

П7д-5 /бетон В15 (М200), объем 0,06 м3, расход ар-ры 5,9 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2), 403-8419
56

П8-8 /бетон В15 (М200), объем 0,35 м3, расход ар-ры 16,6 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2), 403-8420
56

П8д-8 /бетон В15 (М200), объем 0,09 м3, расход ар-ры 3,9 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2), 403-8421
56

П9-15 /бетон В25 (М350), объем 0,42 м3, расход ар-ры 24,9 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2), 403-8422
56

П10д-3 /бетон В25 (М350), объем 0,08 м3, расход ар-ры 4,9 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2), 403-8423
56

П10д-5 /бетон В25 (М350), объем 0,08 м3, расход ар-ры 10,2 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2), 403-8424
56

П10д-5б /бетон В25 (М350), объем 0,08 м3, расход ар-ры 11,8 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2), 403-8425
56

П11-8 /бетон В25 (М350), объем 0,44 м3, расход ар-ры 31,3 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2), 403-8426
56

П11-8а /бетон В25 (М350), объем 0,44 м3, расход ар-ры 37,6 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2), 403-8427
56

П11д-8 /бетон В25 (М350), объем 0,11 м3, расход ар-ры 7,4 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2), 403-8428
56

П11д-8а /бетон В25 (М350), объем 0,11 м3, расход ар-ры 9 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2), 403-8429
56

П12д-12 /бетон В25 (М350), объем 0,18 м3, расход ар-ры 7,6 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2), 403-8430
56

П12-15 /бетон В25 (М350), объем 0,71 м3, расход ар-ры 44 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2), 403-8431
56

П14-3 /бетон В25 (М350), объем 0,5 м3, расход ар-ры 28 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2), 403-8432
56

П14-3б /бетон В25 (М350), объем 0,5 м3, расход ар-ры 35,8 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2), 403-8433
57

П14д-3 /бетон В25 (М350), объем 0,12 м3, расход ар-ры 7,6 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2), 403-8434
57

П15-5 /бетон В25 (М350), объем 0,66 м3, расход ар-ры 39,3 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2), 403-8435
57

П15-5а /бетон В25 (М350), объем 0,66 м3, расход ар-ры 47,2 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2), 403-8436
57

П15д-5а /бетон В25 (М350), объем 0,16 м3, расход ар-ры 11,3 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2), 403-8437
57

П15-8 /бетон В25 (М350), объем 0,66 м3, расход ар-ры 54,3 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2), 403-8438
57

П15д-8 /бетон В25 (М350), объем 0,16 м3, расход ар-ры 12,8 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2), 403-8439
57

П17д-3 /бетон В25 (М350), объем 0,19 м3, расход ар-ры 8,9 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2), 403-8440
57

П18-8а /бетон В25 (М350), объем 0,97 м3, расход ар-ры 77 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2), 403-8441
57

П18д-8 /бетон В25 (М350), объем 0,24 м3, расход ар-ры 15,7 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2), 403-8442
57

П18д-8а /бетон В25 (М350), объем 0,24 м3, расход ар-ры 18,1 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2), 403-8443
57

П20-3б /бетон В25 (М350), объем 1,03 м3, расход ар-ры 51 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2), 403-8444
57

П20д-3 /бетон В25 (М350), объем 0,25 м3, расход ар-ры 10,5 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2), 403-8445
57

П21-5 /бетон В25 (М350), объем 1,18 м3, расход ар-ры 76,4 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2), 403-8446
57

П21д-5 /бетон В25 (М350), объем 0,29 м3, расход ар-ры 18,1 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2), 403-8447
57

П21-8 /бетон В22,5 (М300), объем 1,18 м3, расход ар-ры 99,8 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2), 403-8448
57

П21д-8 /бетон В25 (М350), объем 0,29 м3, расход ар-ры 23,6 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2), 403-8449
57

П22д-12 /бетон В25 (М350), объем 0,46 м3, расход ар-ры 18,7 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2), 403-8450
57

П23-3 /бетон В25 (М350), объем 1,33 м3, расход ар-ры 63,7 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2), 403-8451
57

П23д-3 /бетон В25 (М350), объем 0,33 м3, расход ар-ры 16,5 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2), 403-8452
57

П26д-3 /бетон В25 (М350), объем 0,5 м3, расход ар-ры 19,5 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2), 403-8453
57

П26д-5а /бетон В25 (М350), объем 0,5 м3, расход ар-ры 36,9 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2), 403-8454
57

П28-15 /бетон В25 (М350), объем 3,03 м3, расход ар-ры 232,8 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2), 403-8455
57

П28д-15 /бетон В25 (М350), объем 0,75 м3, расход ар-ры 54,1 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2), 403-8456
57

П28д-15а /бетон В25 (М350), объем 0,75 м3, расход ар-ры 57,8 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2), 403-8457
57

Плита перекрытия из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 31 кг/м3 ПЛ19.29-50 /объем бетона 1,12 м3/, 403-0336
34

Плита перекрытия камеры мусороудаления из бетона В22,5(М300) с расходом арматуры до 95 кг/м3, 403-0908
61

Плитка облицовочная гиперпрессованная, марка

200, 403-0363
17

500, 403-0364
17

Плитка тротуарная, 403-9137
19

Плитка цокольная гиперпрессованная, марка

200, 403-0361
17

500, 403-0362
17

Плитки асфальтобетонные для полов толщиной 35 мм, 410-2155
101

Плитки асфальтобетонные, 410-9875
101

Плитки бетонные, цементные или мозаичные, 403-9874
19

Плитки площадью до 0,1 м2 прямоугольные для покрытия тротуаров и площадок с ровной гладкой поверхностью на цветном цементе, при толщине

30 мм, 403-8141
19

50 мм, 403-8142
19

70 мм, 403-8143
19

Плиты (блоки) железобетонные перекрытия, 403-0898
60

Плиты (блоки) железобетонные стеновые плоские прямоугольные, 403-6020
61

Плиты (блоки) железобетонные стеновые, 403-0914
61

Плиты (панели, камни) карнизные из бетона В 7,5 (М100) плотностью менее 1900 кг/м3 толщиной

35 см, 403-0660
49

35 см (утепленные), 403-0661
49

Плиты (экраны) железобетонные для ограждения балконов и лоджий, 403-6000
47

Плиты «Гранитин» для покрытия полов промышленных и гражданских зданий В22,5 (М300), толщиной 30 мм, 403-0123
17

Плиты анкерные сборные железобетонные ВЛ и ОРУ, 403-0897
60

Плиты балластных корыт железобетонные, 403-1300
43

Плиты балластных корыт ТУ 35-1594-84 из бетона В 25 (М350) с расходом арматуры 100 кг/м3, 403-0546
43

Плиты безбалластного мостового полотна из бетона класса В30, W6, F300 с расходом арматуры 269,24 кг/м3, 403-2155
44

Плиты бетонные и цементно-песчаные для тротуаров, полов и облицовки, марки

300, толщина 10 мм, 403-0101
17

300, толщина 13; 15 мм, 403-0102
17

300, толщина 20 мм, 403-0103
17

300, толщина 35 мм, 403-0104
17

300, толщина 40 мм, 403-0105
17

300, толщина 50 мм, 403-0106
17

400, толщина 50 мм, 403-1707
17

Плиты бетонные мозаичные шлифованные для полов и облицовки, марки

300, толщина 10 мм, 403-0111
17

300, толщина 13; 15 мм, 403-0112
17

300, толщина 20 мм, 403-0113
17

300, толщина 35 мм, 403-0114
17

300, толщина 40 мм, 403-0115
17

300, толщина 50 мм, 403-0116
17

Плиты бетонные облицовочные

декоративные «Декорит», марки 300, толщина 25 мм, 403-0124
17

декоративные «Декорит», марки 300, толщина 22 мм, 403-0125
17

под мрамор, марки 150, толщина 10 мм, 403-0126
17

под мрамор, марки 150, толщина 15 мм, 403-0127
17

Плиты бетонные площадью до 0,25 м2, 403-9100
17

Плиты бетонные фасадные Г-образные с гладкой поверхностью, получаемые формованием, толщина 150 мм М200, 403-0128
17

Плиты бетонные, 403-9001
60

Плиты бетонные, 403-9091
17

Плиты бортовые железобетонные для фонарей из бетона В15 (М200), 403-0901
61

Плиты бортовые железобетонные для фонарей, 403-0900
60

Плиты бортовые железобетонные, 403-0899
60

Плиты гранитные с поверхностью под «Скалу» толщиной 150 мм, 412-1843
127

Плиты гранитные, 412-9176
127

Плиты декоративные на основе природного камня тип

1М, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 10 мм, 412-1401
124

1М, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 15 мм, 412-1402
124

1М, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 20 мм, 412-1403
124

1М, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 25 мм, 412-1404
124

1М, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 28 мм, 412-1405
124

1М, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 30 мм, 412-1406
124

1М, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 35 мм, 412-1407
124

1М, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 40 мм, 412-1408
124

1М, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, толщина 10 мм, 412-1421
124

1М, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, толщина 15 мм, 412-1422
124

1М, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, толщина 20 мм, 412-1423
124

1М, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, толщина 25 мм, 412-1424
124

1М, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, толщина 28 мм, 412-1425
124

1М, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, толщина 30 мм, 412-1426
124

1М, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, толщина 35 мм, 412-1427
124

1М, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, толщина 40 мм, 412-1428
124

1М, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, толщина 10 мм, 412-1431
124

1М, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, толщина 15 мм, 412-1432
124

1М, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, толщина 20 мм, 412-1433
124

1М, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, толщина 25 мм, 412-1434
124

1М, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, толщина 28 мм, 412-1435
124

1М, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, толщина 30 мм, 412-1436
124

1М, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, толщина 35 мм, 412-1437
124

1М, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, толщина 40 мм, 412-1438
124

1Б, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, толщина 30 мм, 412-1451
124

1Б, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, толщина 35 мм, 412-1452
124

1Б, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, толщина 40 мм, 412-1453
124

1Б, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, толщина 30 мм, 412-1471
124

1Б, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, толщина 35 мм, 412-1472
124

1Б, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, толщина 40 мм, 412-1473
124

Плиты декоративные на основе природного камня тип 1110, доломит, гипсовый камень, травертин, фактурная обработка лицевой поверхности

шлифованная, толщина 10 мм, 412-1651
126

шлифованная, толщина 15 мм, 412-1652
126

шлифованная, толщина 20 мм, 412-1653
126

шлифованная, толщина 25 мм, 412-1654
126

шлифованная, толщина 30 мм, 412-1655
126

шлифованная, толщина 40 мм, 412-1656
126

лощеная, толщина 10 мм, 412-1661
126

лощеная, толщина 15 мм, 412-1662
126

лощеная, толщина 20 мм, 412-1663
126

лощеная, толщина 25 мм, 412-1664
126

лощеная, толщина 30 мм, 412-1665
126

лощеная, толщина 40 мм, 412-1666
126

полированная, толщина 10 мм, 412-1671
126

полированная, толщина 15 мм, 412-1672
126

полированная, толщина 20 мм, 412-1673
126

полированная, толщина 25 мм, 412-1674
126

полированная, толщина 30 мм, 412-1675
126

полированная, толщина 40 мм, 412-1676
126

Плиты декоративные на основе природного камня тип 1110, орнаментные, склеенные из кусков мрамора правильной формы, фактурная обработка лицевой поверхности

шлифованная, толщина 10 мм, 412-1611
126

шлифованная, толщина 15 мм, 412-1612
126

шлифованная, толщина 20 мм, 412-1613
126

шлифованная, толщина 25 мм, 412-1614
126

шлифованная, толщина 30 мм, 412-1615
126

шлифованная, толщина 40 мм, 412-1617
126

лощеная, толщина 10 мм, 412-1621
126

лощеная, толщина 15 мм, 412-1622
126

лощеная, толщина 20 мм, 412-1623
126

лощеная, толщина 25 мм, 412-1624
126

лощеная, толщина 30 мм, 412-1625
126

лощеная, толщина 40 мм, 412-1626
126

полированная, толщина 10 мм, 412-1631
126

полированная, толщина 15 мм, 412-1632
126

полированная, толщина 20 мм, 412-1633
126

полированная, толщина 25 мм, 412-1634
126

полированная, толщина 30 мм, 412-1635
126

полированная, толщина 40 мм, 412-1636
126

Плиты декоративные на основе природного камня тип IIIБ, фактурная обработка лицевой поверхности

шлифованная, толщина 10 мм, 412-1571
125

шлифованная, толщина 15 мм, 412-1572
125

шлифованная, толщина 20 мм, 412-1573
125

шлифованная, толщина 25 мм, 412-1574
125

шлифованная, толщина 30 мм, 412-1575
125

шлифованная, толщина 40 мм, 412-1576
125

лощеная, толщина 10 мм, 412-1581
125

лощеная, толщина 15 мм, 412-1582
125

лощеная, толщина 20 мм, 412-1583
125

лощеная, толщина 25 мм, 412-1584
125

лощеная, толщина 30 мм, 412-1585
125

лощеная, толщина 40 мм, 412-1586
125

полированная, толщина 10 мм, 412-1591
125

полированная, толщина 15 мм, 412-1592
125

полированная, толщина 20 мм, 412-1593
126

полированная, толщина 25 мм, 412-1594
126

полированная, толщина 30 мм, 412-1595
126

полированная, толщина40 мм, 412-1596
126

Плиты декоративные на основе природного камня тип IIМ, IIБ, на синтетическом связующем, фактурная обработка лицевой поверхности

пиленая, толщина 10 мм, 412-1521
125

пиленая, толщина 15 мм, 412-1522
125

пиленая, толщина 20 мм, 412-1523
125

пиленая, толщина 25 мм, 412-1524
125

пиленая, толщина 30 мм, 412-1525
125

пиленая, толщина 35 мм, 412-1526
125

пиленая, толщина 40 мм, 412-1527
125

шлифованная, толщина 10 мм, 412-1531
125

шлифованная, толщина 15 мм, 412-1532
125

шлифованная, толщина 20 мм, 412-1533
125

шлифованная, толщина 25 мм, 412-1534
125

шлифованная, толщина 30 мм, 412-1535
125

шлифованная, толщина 35 мм, 412-1536
125

шлифованная, толщина 40 мм, 412-1537
125

лощеная, толщина 10 мм, 412-1541
125

лощеная, толщина 15 мм, 412-1542
125

лощеная, толщина 20 мм, 412-1543
125

лощеная, толщина 25 мм, 412-1544
125

лощеная, толщина 30 мм, 412-1545
125

лощеная, толщина 35 мм, 412-1546
125

лощеная, толщина 40 мм, 412-1547
125

полированная, толщина 10 мм, 412-1551
125

полированная, толщина 15 мм, 412-1552
125

полированная, толщина 20 мм, 412-1553
125

полированная, толщина 25 мм, 412-1554
125

полированная, толщина 30 мм, 412-1555
125

полированная, толщина 35 мм, 412-1556
125

полированная, толщина 40 мм, 412-1557
125

Плиты декоративные на основе природного камня тип IIМ, IIБ, на цементном вяжущем, фактурная обработка лицевой поверхности

пиленая, толщина 10 мм, 412-1481
124

пиленая, толщина 15 мм, 412-1482
124

пиленая, толщина 20 мм, 412-1483
124

пиленая, толщина 25 мм, 412-1484
124

пиленая, толщина 30 мм, 412-1485
124

пиленая, толщина 35 мм, 412-1486
124

пиленая, толщина 40 мм, 412-1487
124

шлифованная, толщина 10 мм, 412-1491
124

шлифованная, толщина 15 мм, 412-1492
124

шлифованная, толщина 20 мм, 412-1493
124

шлифованная, толщина 25 мм, 412-1494
125

шлифованная, толщина 30 мм, 412-1495
125

шлифованная, толщина 35 мм, 412-1496
125

шлифованная, толщина 40 мм, 412-1497
125

лощеная, толщина 10 мм, 412-1501
125

лощеная, толщина 15 мм, 412-1502
125

лощеная, толщина 20 мм, 412-1503
125

лощеная, толщина 25 мм, 412-1504
125

лощеная, толщина 30 мм, 412-1505
125

лощеная, толщина 35 мм, 412-1506
125

лощеная, толщина 40 мм, 412-1507
125

полированная, толщина 10 мм, 412-1511
125

полированная, толщина 15 мм, 412-1512
125

полированная, толщина 20 мм, 412-1513
125

полированная, толщина 25 мм, 412-1514
125

полированная, толщина 30 мм, 412-1515
125

полированная, толщина 35 мм, 412-1516
125

полированная, толщина 40 мм, 412-1517
125

Плиты для облицовки каналов, берегоукрепления гидротехнических сооружений и крепления откосов плотин и земляного полотна, 403-0902
61

Плиты днищ плоские из бетона В15 (М200), объемом

до 0,5 м3, с расходом арматуры 60 кг/м3, 403-0532
43

от 0,5 до 1,0 м3, с расходом арматуры 60 кг/м3, 403-0533
43

более 1,0 м3, с расходом арматуры 60 кг/м3, 403-0534
43

Плиты днищ ребристые или с пазами из бетона В22,5 (М300), с расходом арматуры до 45 кг/м3, объемом от 1,0 до 2,5 м3, 403-0536
43

Плиты днищ ребристые или с пазами из бетона В22,5 (М300), с расходом арматуры до 50 кг/м3, объемом до 1,0 м3, 403-0535
43

Плиты доборные железобетонные ребристые, 403-0904
61

Плиты доборные железобетонные, 403-0903
61

Плиты доборные ребристые пролетом менее 5 м любой расчетной нагрузки из бетона В 15 (М 200), 403-0803
54

Плиты дорожные

1П60.38-30АIV /бетон В30 (М400), объем 3,14 м3, расход ар-ры 240,27 кг, постельная площадь 22,5 м2 / (ГОСТ 21924.1-84), 403-0551
44

1П60.35-30АIV /бетон В30 (М400), объем 2,93 м3, расход ар-ры 223,89 кг, постельная площадь 21,0 м2 / (ГОСТ 21924.1-84), 403-0552
44

2П60.35-30АIV /бетон В22,5 (М300), объем 2,93 м3, расход ар-ры 219,57 кг, постельная площадь 21,0 м2 / (ГОСТ 21924.1-84), 403-0553
44

1П60.30-30АIV /бетон В30 (М400), объем 2,51 м3, расход ар-ры 202,06 кг, постельная площадь 17,9 м2 / (ГОСТ 21924.1-84), 403-0554
44

2П60.30-30АIV /бетон В22,5 (М300), объем 2,51 м3, расход ар-ры 197,74 кг, постельная площадь 17,9 м2 / (ГОСТ 21924.1-84), 403-0555
44

1П60.19-30АIV /бетон В30 (М400), объем 1,56 м3, расход ар-ры 123,66 кг, постельная площадь 11,2 м2 / (ГОСТ 21924.1-84), 403-0556
44

1П60.18-30АIV /бетон В30 (М400), объем 1,46 м3, расход ар-ры 120,76 кг, постельная площадь 10,4 м2 / (ГОСТ 21924.1-84), 403-0557
44

2П60.18-30АIV /бетон В22,5 (М300), объем 1,46 м3, расход ар-ры 117,88 кг, постельная площадь 10,4 м2 / (ГОСТ 21924.1-84), 403-0558
44

1ПБ60.18-30АIV /бетон В30 (М400), объем 1,79 м3, расход ар-ры 119,68 кг, постельная площадь 10,4 м2 / (ГОСТ 21924.1-84), 403-0559
44

1ПББ 55.20-30АIV /бетон В30 (М400), объем 1,76 м3, расход ар-ры 118,13 кг, постельная площадь 11,8 м2 / (ГОСТ 21924.1-84), 403-0560
44

1ПТ 55-30АIV /бетон В30 (М400), объем 1,34 м3, расход ар-ры 119,01 кг, постельная площадь 9,60 м2 / (ГОСТ 21924.1-84), 403-0561
44

2ПТ 55-30АIV /бетон В22,5 (М300), объем 1,34 м3, расход ар-ры 119,01 кг, постельная площадь 9,60 м2 / (ГОСТ 21924.1-84), 403-0562
44

1П35.28-30АIV /бетон В30 (М400), объем 1,63 м3, расход ар-ры 113,92 кг, постельная площадь 9,60 м2 / (ГОСТ 21924.2-84), 403-0563
44

2П35.28-30 АIV /бетон В22,5 (М300), объем 1,63 м3, расход ар-ры 113,92 кг, постельная площадь 9,60 м2 / (ГОСТ 21924.2-84), 403-0564
44

1П35.18-30 АIV /бетон В30 (М400), объем 0,88 м3, расход ар-ры 66,26 кг, постельная площадь 5,2 м2 / (ГОСТ 21924.2-84), 403-0565
44

2П35.18-30 АIV /бетон В22,5 (М300), объем 0,88 м3, расход ар-ры 48,46 кг, постельная площадь 5,20 м2 / (ГОСТ 21924.2-84), 403-0566
44

2П30.18.30 /бетон В22,5 (М300), объем 0,88 м3, расход ар-ры 46,48 кг/ (ГОСТ 21924.2-84), 403-5553
44

1П30.18.10 /бетон В30 (М400), объем 0,88 м3, расход ар-ры 46,48 кг/ (ГОСТ 21924.2-84), 403-5551
44

2П30.18-10 /бетон В22,5 (М300), объем 0,88 м3, расход ар-ры 37,24 кг/ (ГОСТ 21924.0-3-84), 403-5552
44

1ПББ35.20-30 АIV /бетон В30 (М400), объем 1,35 м3, расход ар-ры 100,43 кг, постельная площадь 7,80 м2 / (ГОСТ 21924.2-84), 403-0567
44

1ПТ35-30 АIV /бетон В30 (М400), объем 1,03 м3, расход ар-ры 79,75 кг, постельная площадь 6,10 м2 / (ГОСТ 21924.2-84), 403-0568
44

2ПТ35-30 АIV /бетон В22,5 (М300), объем 1,03 м3, расход ар-ры 79,75 кг, постельная площадь 6,1 м2 / (ГОСТ 21924.2-84), 403-0569
44

1П18.18-30 АIV /бетон В30 (М400), объем 0,48 м3, расход ар-ры 46,94 кг, постельная площадь 3,0 м2 / (ГОСТ 21924.2-84), 403-0570
44

2П18.18-30 АIV /бетон В22,5 (М300), объем 0,48 м3, расход ар-ры 33,80 кг, постельная площадь 3,0 м2 / (ГОСТ 21924.2-84), 403-0571
44

1П18.15-30 АIV /бетон В30 (М400), объем 0,41 м3, расход ар-ры 35,12 кг, постельная площадь 2,6 м2 / (ГОСТ 21924.2-84), 403-0572
44

2П18.15-30 АIV /бетон В22,5 (М300), объем 0,41 м3, расход ар-ры 24,88 кг, постельная площадь 2,60 м2 / (ГОСТ 21924.2-84), 403-0573
44

1ПШ13-30 АIV /бетон В30 (М400), объем 0,72 м3, расход ар-ры 25,22 кг, постельная площадь 4,00 м2 / (ГОСТ 21924.2-84), 403-0574
44

1ПШД13-30 АIV /бетон В30 (М400), объем 0,76 м3, расход ар-ры 25,22 кг, постельная площадь 4,00 м2 / (ГОСТ 21924.2-84), 403-0575
45

1ПШП13-30 АIV /бетон В30 (М400), объем 0,77 м3, расход ар-ры 25,22 кг, постельная площадь 4,00 м2 / (ГОСТ 21924.2-84), 403-0576
45

1ПШ12-30АIV /бетон В30 (М400), объем 0,63 м3, расход ар-ры 24,02 кг, постельная площадь 3,50 м2 / (ГОСТ 21924.2-84), 403-0577
45

1ПШД12-30 АIV /бетон В30 (М400), объем 0,66 м3, расход ар-ры 24,02 кг, постельная площадь 3,50 м2 / (ГОСТ 21924.2-84), 403-0578
45

1ПШП12-30 АIV /бетон В30 (М400), объем 0,67 м3, расход ар-ры 24,02 кг, постельная площадь 3,50 м2 / (ГОСТ 21924.2-84), 403-0579
45

1ДШП13-30 АIV /бетон В30 (М400), объем 0,36 м3, расход ар-ры 16,25 кг, постельная площадь 2,00 м2 / (ГОСТ 21924.2-84), 403-0580
45

1ДШП12-30АIV /бетон В30 (М400), объем 0,31 м3, расход ар-ры 15,48 кг, постельная площадь 1,70 м2 / (ГОСТ 21924.2-84), 403-0581
45

1ППШ13-30 АIV /бетон В30 (М400), объем 0,36 м3, расход ар-ры 16,60 кг, постельная площадь 2,00 м2 / (ГОСТ 21924.2-84), 403-0582
45

1ППШ12-30 АIV /бетон В30 (М400), объем 1,70 м3, расход ар-ры 15,88 кг, постельная площадь 1,70 м2 / (ГОСТ 21924.2-84), 403-0583
45

ПД6 /бетон В20 (М250), объем 0,85 м3, расход ар-ры 99,30 кг / (серия 3.900.1-14), 403-8245
45

ПД10 /бетон В20 (М250), объем 0,99 м3, расход ар-ры 108,45 кг / (серия 3.900.1-14), 403-8246
45

ПД 1,2-3 /бетон В22,5 (М300), объем 0,54 м3, расход ар-ры 23,4 кг/ (серия 3.503-17 вып.1), 403-8367
45

ПД 2-6 /бетон В15 (М200), объем 0,8 м3, расход ар-ры 84,99 кг/ (серия 3.503-17 вып.1), 403-8368
45

ПДЭ 3х1,2х0,14 /бетон В20 (М250), объем 0,5 м3, расход ар-ры 29,66 кг/ (разработка ЦНИИПромзданий и НИИЖБ), 403-5600
45

ПДHЭ /бетон В30 (М400), объем 1,68 м3, расход ар-ры 116,02 кг/ (т.п. 503.0-42), 403-5601
45

ПДH, ПДО /бетон В25 (М350), объем 1,68 м3, расход ар-ры 112,52 кг/ (серия 3.503.1-91 вып.1), 403-5602
45

ПДП-10 /бетон класса В22,5, объем 0,89 м3, расход арматуры 27,1 кг/, 403-5603
45

ПДПВ 29-12 /бетон В22,5(М300), объем 0,587м3, расход арматуры 45,90кг/ (ТУ 66-16-73-97), 403-5604
45

ПДПВ 24-12 /бетон В22,5(М300), объем 0,486м3, расход арматуры 37,1кг/ (ТУ 66-16-73-97), 403-5605
45

Плиты железобетонные

анкерные, 403-1104
61

и бетонные, 403-9050
61

лицевые подпорных стен, 403-6600
61

опорные, 403-1103
61

перекрытий силосов и градирен, 403-0905
61

перекрытий силосов и градирен, из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 70 кг/м3, 403-8297
61

стеновые траншей для хранения силоса, 403-4120
61

стеновые траншей для хранения силоса, из бетона В20 (М250) с расходом арматуры 70 кг/м3, 403-8305
61

покрытий и перекрытий ребристые, 403-3110
61

покрытий, перекрытий и днищ, 403-3120
61

прямоугольные плоские, 403-9057
61

фундаментные, 403-0906
61

фундаментов опор из бетона класса В20, W6, F200 с расходом арматуры 43,90 кг/м3, 403-3101
61

Плиты железобетонные балконные, 403-0609
46

Плиты железобетонные для покрытий автомобильных дорог, 403-6010
43

Плиты железобетонные для покрытий автомобильных лесовозных дорог, 403-6040
43

Плиты железобетонные для покрытий трамвайных путей, 403-0547
43

Плиты железобетонные для полов, 403-0537
43

Плиты железобетонные для сооружения перехода кабельных трасс под автодорогами, 403-0548
44

Плиты железобетонные ленточных фундаментов

ФЛ 6.12-4 /бетон В10 (М150), объем 0,18 м3, расход арматуры 1,35 кг, 403-1425
80

ФЛ 6.24-4 / бетон В10 (М150), объем 0,36 м3, расход ар-ры 2,7 кг, 403-1426
80

ФЛ 8.12-1 /бетон В10 (М150), объем 0,22 м3, расход ар-ры 2,1 кг, 403-1648
80

ФЛ 8.12-3 /бетон В12.5 (М150), объем 0,22 м3, расход ар-ры 2,56 кг, 403-1427
80

ФЛ 8.12-4 /бетон В12.5 (М150), объем 0,22 м3, расход ар-ры 3,25 кг, 403-1428
80

ФЛ 8.24-1 /бетон В10 (М150), объем 0,46 м3, расход ар-ры 2,5 кг, 403-1649
80

ФЛ 8.24-3 /бетон В12.5 (М150), объем 0,46 м3, расход ар-ры 4,28 кг, 403-1429
80

ФЛ 8.24-4 /бетон В12,5 (М150), объем 0,46 м3, расход ар-ры 4,81 кг, 403-1650
80

ФЛ 10.8-2 /бетон В10 (М150), объем 0,17 м3, расход ар-ры 2,2 кг, 403-1653
80

ФЛ 10.8-3 /бетон В 10 (М150), объем 0,17 м3, расход ар-ры 2,7 кг, 403-1430
80

ФЛ 10.12-2 /бетон В 10(М150), объем 0,26 м3, расход ар-ры 3,52 кг, 403-1431
80

ФЛ 10.12-3 /бетон В 12.5 (М150), объем 0,26 м3, расход ар-ры 4,27 кг, 403-1432
80

ФЛ 10.12-4 /бетон В12,5 (М150), объем 0,26 м3, расход ар-ры 5,26 кг, 403-1651
80

ФЛ 10.24-1 /бетон В10 (М150), объем 0,55 м3, расход ар-ры 5,02 кг, 403-1433
80

ФЛ 10.24-2 /бетон В10 (М150), объем 0,55 м3, расход ар-ры 6,6 кг, 403-1434
80

ФЛ 10.24.3 /бетон В12.5 (М150), объем 0,55 м3, расход ар-ры 8,42 кг, 403-1435
80

ФЛ 10.24-4 /бетон В12,5 (М150), объем 0,55 м3, расход ар-ры 10,08 кг, 403-1652
80

ФЛ 12.8-1 /бетон В10 (М150), объем 0,2 м3, расход ар-ры 2,52 кг, 403-1654
80

ФЛ 12.8-2 /бетон В10 (М150), объем 0,2 м3, расход ар-ры 3,75 кг, 403-1436
80

ФЛ 12.8-3 /бетон В10 (М150), объем 0,2 м3, расход ар-ры 5,63 кг, 403-1437
80

ФЛ 12.12-1 /бетон В10 (М150), объем 0,31 м3, расход ар-ры 3,99 кг, 403-1655
80

ФЛ 12.12-2 /бетон В10 (М150), объем 0,31 м3, расход ар-ры 5,95 кг, 403-1438
80

ФЛ 12.12-3 /бетон В10 (М150), объем 0,31 м3, расход ар-ры 7,43 кг, 403-1439
80

ФЛ 12.24-1 /бетон В10 (М150), объем 0,65 м3, расход ар-ры 7,56 кг, 403-1440
80

ФЛ12.24-2 /бетон В10 (М150), объем 0,65 м3, расход ар-ры 11,46 кг, 403-1441
80

ФЛ 12.24.3 /бетон В10 (М150), объем 0,65 м3, расход ар-ры 15,09 кг, 403-1442
80

ФЛ 12.24-4 /бетон В12,5 (М150), объем 0,65 м3, расход ар-ры 18,39 кг, 403-1656
80

ФЛ 14.8-1 /бетон В10 (М150), объем 0,23 м3, расход ар-ры 3,97 кг, 403-1443
80

ФЛ 14.8-2 /бетон В12.5 (М150), объем 0,23 м3, расход ар-ры 5,64 кг, 403-1444
80

ФЛ 14.8-3 /бетон В15 (М200), объем 0,23 м3, расход ар-ры 7,09 кг, 403-1445
80

ФЛ 14.8-4 /бетон В15 (М200), объем 0,23 м3, расход ар-ры 10,08 кг, 403-1657
80

ФЛ 14.12-1 /бетон В10 (М150), объем 0,36 м3, расход ар-ры 5,54 кг, 403-1446
80

ФЛ 14.12-2 /бетон В12.5 (М150), объем 0,36 м3, расход ар-ры 8,04 кг, 403-1447
80

ФЛ 14.12.3 /бетон В15 (М200), объем 0,36 м3, расход ар-ры 10,23 кг, 403-1448
80

ФЛ 14.12-4 /бетон В15 (М200), объем 0,36 м3, расход ар-ры 14,7 кг, 403-1658
80

ФЛ 14.24-1 /бетон В10 (М150), объем 0,76 м3, расход ар-ры 11,11 кг, 403-1449
80

ФЛ 14.24-2 /бетон В12.5 (М150), объем 0,76 м3, расход ар-ры 16,38 кг, 403-1450
80

ФЛ 14.24-3 /бетон В15 (М200), объем 0,76 м3, расход ар-ры 20,02 кг, 403-1451
80

ФЛ 14.24-4 /бетон В15 (М200), объем 0,76 м3, расход ар-ры 28,98 кг, 403-1659
80

ФЛ 16.8-1 /бетон В10 (М150), объем 0,26 м3, расход ар-ры 4,7 кг, 403-1452
80

ФЛ 16.8-2 /бетон В12.5 (М150), объем 0,26 м3, расход ар-ры 7,8 кг, 403-1453
80

ФЛ 16.8-3 /бетон В15 (М200), объем 0,26 м3, расход ар-ры 10,79 кг, 403-1454
80

ФЛ 16.12-1 /бетон В10 (М150), объем 0,41 м3, расход ар-ры 6,88 кг, 403-1455
80

ФЛ 16.12-2 /бетон В12.5 (М150), объем 0,41 м3, расход ар-ры 10,41 кг, 403-1456
80

ФЛ 16.12.3 /бетон В15 (М200), объем 0,41 м3, расход ар-ры 15,76 кг, 403-1457
80

ФЛ 16.24-1 /бетон В10 (М150), объем 0,86 м3, расход ар-ры 14,35 кг, 403-1458
81

ФЛ 16.24-2 /бетон В12.5 (М150), объем 0,86 м3, расход ар-ры 22,93 кг, 403-1459
81

ФЛ 16.24-3 /бетон В15 (М200), объем 0,86 м3, расход ар-ры 31,65 кг, 403-1460
81

ФЛ 16.24-4 /бетон В25 (М350), объем 0,86 м3, расход ар-ры 38,37 кг, 403-1660
81

ФЛ 20.8-1 /бетон В10 (М150), объем 0,50 м3, расход ар-ры 4,37 кг, 403-1461
81

ФЛ 20.8-2 /бетон В12.5 (М150), объем 0,50 м3, расход ар-ры 7,43 кг, 403-1462
81

ФЛ 20.8-3 /бетон В15 (М200), объем 0,50 м3, расход ар-ры 10,56 кг, 403-1463
81

ФЛ 20.12-1 /бетон В10 (М150), объем 0,78 м3, расход ар-ры 6,6 кг, 403-1464
81

ФЛ 20.12-2 /бетон В12.5 (М150), объем 0,78 м3, расход ар-ры 11,28 кг, 403-1465
81

ФЛ 20.12-3 /бетон В15 (М200), объем 0,78 м3, расход ар-ры 15,95 кг, 403-1466
81

ФЛ 20.12-4 /бетон В15 (М200), объем 0,78 м3, расход ар-ры 21,21 кг, 403-1661
81

ФЛ 20.24-1 /бетон В10 (М150), объем 1,62 м3, расход ар-ры 18,03 кг, 403-1467
81

ФЛ 20.24-2 /бетон В12.5 (М150), объем 1,62 м3, расход ар-ры 25,68 кг, 403-1468
81

ФЛ 20.24-3 /бетон В15 (М200), объем 1,62 м3, расход ар-ры 35,04 кг, 403-1469
81

ФЛ 24.8-1 /бетон В10 (М150), объем 0,58 м3, расход ар-ры 8,36 кг, 403-1470
81

ФЛ 24.8-2 /бетон В12.5 (М150), объем 0,58 м3, расход ар-ры 5,64 кг, 403-1471
81

ФЛ 24.8-3 /бетон В15 (М200), объем 0,58 м3, расход ар-ры 18,88 кг, 403-1472
81

ФЛ 24.12-1 /бетон В10 (М150), объем 0,91 м3, расход ар-ры 12,49 кг, 403-1473
81

ФЛ 24.12-2 /бетон В12.5 (М150), объем 0,91 м3, расход ар-ры 19,24 кг, 403-1474
81

ФЛ 24.12-3 /бетон В15 (М200), объем 0,91 м3, расход ар-ры 28,07 кг, 403-1475
81

ФЛ 24.12-4 /бетон В20 (М250), объем 0,91 м3, расход ар-ры 31,11 кг, 403-1662
81

ФЛ 24.24-1 /бетон В10 (М150), объем 1,9 м3, расход ар-ры 27,36 кг, 403-1476
81

ФЛ 24.24-2 /бетон В12.5 (М150), объем 1,9 м3, расход ар-ры 40,53 кг, 403-1477
81

ФЛ 24.24-3 /бетон В15 (М200), объем 1,9 м3, расход ар-ры 59,04 кг, 403-1478
81

ФЛ 28.8-1 /бетон В12.5 (М150), объем 0,72 м3, расход ар-ры 11,56 кг, 403-1479
81

ФЛ 28.8-2 /бетон В15 (М200), объем 0,72 м3, расход ар-ры 17,98 кг, 403-1480
81

ФЛ 28.8-3 /бетон В20 (М250), объем 0,72 м3, расход ар-ры 27,31 кг, 403-1481
81

ФЛ 28.12-1 /бетон В12.5 (М150), объем 1,13 м3, расход ар-ры 17,81 кг, 403-1482
81

ФЛ 28.12-2 /бетон В15 (М200), объем 1,13 м3, расход ар-ры 27,58 кг, 403-1483
81

ФЛ 28.12-3 /бетон В20 (М250), объем 1,13 м3, расход ар-ры 41,9 кг, 403-1484
81

ФЛ 32.8-1 /бетон В12.5 (М150), объем 0,82 м3, расход ар-ры 17,02 кг, 403-1488
81

ФЛ 32.8-2 /бетон В20 (М250), объем 0,82 м3, расход ар-ры 26,15 кг, 403-1489
81

ФЛ 32.8-3 /бетон В25 (М350), объем 0,82 м3, расход ар-ры 37,07 кг, 403-1490
81

ФЛ 32.12-2 /бетон В20 (М250), объем 1,29 м3, расход ар-ры 40,19 кг, 403-1663
81

ФЛ 32.12-3 /бетон В15 (М200), объем 1,6 м3, расход ар-ры 55,81 кг, 403-1491
81

Плиты железобетонные лоджий, 403-0610
46

Плиты железобетонные многопустотные, 403-2101
50

Плиты железобетонные парапетные из бетона плотностью 1850 кг/м3 и более, 403-1301
48

Плиты железобетонные парапетные, 403-0651
48

Плиты железобетонные покрытий аэродромов, 403-7000
44

Плиты железобетонные покрытия территорий портов, 403-6100
44

Плиты железобетонные проезжей части сталежелезобетонных строений для мостов на автомобильных дорогах, 403-0550
44

Плиты железобетонные проезжей части, 403-0549
44

Плиты железобетонные, 403-9015
61

Плиты звукопоглощающие ячеистобетонные Силакпор неокрашенные первой категории качества, марка 8, 403-0191
17

Плиты и рамы железобетонные фундаментные для насосных и компрессорных агрегатов, 403-0907
61

Плиты из камня-известняка, 412-9150
112

Плиты из мелкозернистого бетона для защиты электрокабелей, толщиной 50 мм, класс В15, 403-0130
17

Плиты карнизные плоские из бетона В 15(М 200) с расходом арматуры до 63 кг/м3, 403-0662
49

Плиты керамзитобетонные дренажные, толщина 50 мм М50, 403-0131
18

Плиты козырьков железобетонные, 403-0590
45

Плиты козырьков с большим парапетом

КВ30.19-6-2 /бетон В15 (М200), объем 0,91 м3, расход ар-ры 61,17 кг / (серия 1.238-1 вып.3), 403-0602
46

КВ30.19-13-2 /бетон В15 (М200), объем 0,91 м3, расход ар-ры 70,51 кг / (серия 1.238-1 вып.3), 403-0603
46

Плиты козырьков с малым парапетом

КВ18.19-6-1 /бетон В15 (М200), объем 0,5 м3, расход ар-ры 45,78 кг / (серия 1.238-1 вып.3), 403-0598
46

КВ18.19-13-1 /бетон В15 (М200), объем 0,5 м3, расход ар-ры 64,31 кг / (серия 1.238-1 вып.3), 403-0599
46

КВ24.19-6-1 /бетон В15 (М200), объем 0,62 м3, расход ар-ры 64,57 кг / (серия 1.238-1 вып.3), 403-0600
46

КВ24.19-13-1 /бетон В15 (М200), объем 0,62 м3, расход ар-ры 87,72 кг / (серия 1.238-1 вып.3), 403-0601
46

Плиты козырьков сплошные

плоские из бетона В15 (М200) с расходом арматуры до 100 кг/м3, 403-0591
45

КВ18.16-Т /бетон В15 (М200), объем 0,3 м3, расход ар-ры 36,09 кг/ (серия 1.238-1 вып.2), 403-5901
46

КВ18.19-6 /бетон В15 (М200), объем 0,35 м3, расход ар-ры 33,09 кг / (серия 1.238-1 вып.3), 403-0592
46

КВ18.19-13 /бетон В15 (М200), объем 0,35 м3, расход ар-ры 48,23 кг / (серия 1.238-1 вып.3), 403-0593
46

КВ18.22-Т /бетон В15 (М200), объем 0,42 м3, расход ар-ры 61,44 кг/ (серия 1.238-1 вып.2), 403-5902
46

КВ18.25-2 /бетон В15 (М200), объем 0,6 м3, расход ар-ры 40,48 кг/ (серия 1.238-1 вып.2), 403-5903
46

КВ24.19-6 /бетон В15 (М200), объем 0,47 м3, расход ар-ры 42,87 кг / (серия 1.238-1 вып.3), 403-0594
46

КВ24.19-13 /бетон В15 (М200), объем 0,47 м3, расход ар-ры 61,4 кг / (серия 1.238-1 вып.3), 403-0595
46

КВ30.19-6 /бетон В15 (М200), объем 0,59 м3, расход ар-ры 61,44 кг / (серия 1.238-1 вып.3), 403-0596
46

КВ30.19-13 /бетон В15 (М200), объем 0,59 м3, расход ар-ры 84,59 кг / (серия 1.238-1 вып.3), 403-0597
46

Плиты лоджий

ПР6-51-12Л /бетон В25 (М350), объем 0,79 м3, расход ар-ры 69,62 кг / (серия 86 раздел 10.1-3.3), 403-0617
46

ПР6-63-12Л /бетон В25 (М350), объем 0,96 м3, расход ар-ры 96,75 кг / (серия 86 раздел 10.1-3.3), 403-0618
47

ПР6-51-12ЛЛ /бетон В25 (М350), объем 0,76 м3, расход ар-ры 73,72 кг / (серия 86 раздел 10.1-3.3), 403-0619
47

ПР6-63-12ЛЛ /бетон В25 (М350), объем 0,94 м3, расход ар-ры 100,84 кг / (серия 86 раздел 10.1-3.3), 403-0620
47

ПР6-51-12ЛП /бетон В25 (М350), объем 0,76 м3, расход ар-ры 73,72 кг / (серия 86 раздел 10.1-3.3), 403-0621
47

ПР6-63-12ЛП /бетон В25 (М350), объем 0,94 м3, расход ар-ры 100,84 кг / (серия 86 раздел 10.1-3.3), 403-0622
47

ПЛП 63.12пр-АтV /бетон В22,5 (М300), объем 1,138 м3, расход ар-ры 112,98 кг/ (серия 1.137.1-8 вып.1), 403-6201
47

ПЛП 63.12л-АтV /бетон В22,5 (М300), объем 1,138 м3, расход ар-ры 112,98 кг/ (серия 1.137.1-8 вып.1), 403-6202
47

ПБ-32-6 /бетон В15 (М200), объем 0,44 м3, расход ар-ры 51,33 кг/ (серия ИИ-03-02), 403-6230
47

Плиты лоджий ребристые, без гидроизоляции и покрытий пола, нормативной нагрузкой (с учетом собственного веса)

920 кг/м2, пролетом 3 м и более, приведенной толщиной 13 см, массой до 5 т, 403-0611
46

910 кг/м2, пролетом 3м и более, приведенной толщиной 13 см с эвакуационными люками, массой до 5 т (** за вычетом проема), 403-0612
46

Плиты лоджий сплошные, без гидроизоляции и покрытий пола, нормативной нагрузкой 1000 кг/м2, толщиной

12 см, массой до 5 т, 403-0613
46

14 см, массой от 5 до 15 т, 403-0614
46

16 см, массой от 5 до 15 т, 403-0615
46

20 см, массой от 5 до 15 т, 403-0616
46

Плиты мраморные полированные

для подступенков, 412-9160
127

для подступенков толщиной 30 мм, 412-0056
127

для ступеней и подоконников, 412-9170
127

для ступеней и подоконников толщиной 40 мм, 412-0057
127

для полов различной формы типа «брекчия» толщиной 30 мм, 412-1851
127

различной формы типа «брекчия», 412-0059
127

Плиты мраморные, 412-9177
127

Плиты облицовочные доломитовые толщиной 150 мм с поверхностью под «Скалу», 412-1859
127

Плиты облицовочные доломитовые толщиной 25 мм, 412-1856
127

Плиты облицовочные доломитовые толщиной 40 мм, 412-1857
127

Плиты облицовочные доломитовые толщиной 80-100 мм, 412-1858
127

Плиты облицовочные пиленые из природного камня известняка, доломита, гипсового камня, травертина и конглобрекчии группа 1, фактурная обработка лицевой поверхности

термообработанная обработанная механическим или химическим способом, толщина 10 мм, 412-0961
112

термообработанная обработанная механическим или химическим способом, толщина 15 мм, 412-0962
112

термообработанная обработанная механическим или химическим способом, толщина 20 мм, 412-0963
112

термообработанная обработанная механическим или химическим способом, толщина 25 мм, 412-0964
112

термообработанная обработанная механическим или химическим способом, толщина 30 мм, 412-0965
113

термообработанная обработанная механическим или химическим способом, толщина 40 мм, 412-0966
113

лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 10 мм, 412-0981
113

лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 15 мм, 412-0982
113

лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 20 мм, 412-0983
113

лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 25 мм, 412-0984
113

лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 30 мм, 412-0985
113

лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 40 мм, 412-0986
113

точечная, толщина 10 мм, 412-1001
113

точечная, толщина 15 мм, 412-1002
113

точечная, толщина 20 мм, 412-1003
113

точечная, толщина 25 мм, 412-1004
113

точечная, толщина 30 мм, 412-1005
113

точечная, толщина 40 мм, 412-1006
113

Плиты облицовочные пиленые из природного камня известняка, доломита, гипсового камня, травертина и конглобрекчии группа 2, фактурная обработка лицевой поверхности

термообработанная обработанная механическим или химическим способом, толщина 10 мм, 412-1031
113

термообработанная обработанная механическим или химическим способом, толщина 15 мм, 412-1032
113

термообработанная обработанная механическим или химическим способом, толщина 20 мм, 412-1033
113

термообработанная обработанная механическим или химическим способом, толщина 25 мм, 412-1034
113

термообработанная обработанная механическим или химическим способом, толщина 30 мм, 412-1035
113

термообработанная обработанная механическим или химическим способом, толщина 40 мм, 412-1036
113

термообработанная обработанная механическим или химическим способом, толщина 50-60 мм, 412-1037
113

термообработанная обработанная механическим или химическим способом, толщина 70-80 мм, 412-1038
113

термообработанная обработанная механическим или химическим способом, толщина 90-100 мм, 412-1039
113

термообработанная обработанная механическим или химическим способом, толщина 110-120 мм, 412-1040
113

точечная, толщина 10 мм, 412-1111
113

точечная, толщина 15 мм, 412-1112
113

точечная, толщина 20 мм, 412-1113
113

точечная, толщина 25 мм, 412-1114
113

точечная, толщина 30 мм, 412-1115
113

точечная, толщина 40 мм, 412-1116
113

точечная, толщина 50-60 мм, 412-1117
113

точечная, толщина 70-80 мм, 412-1118
113

точечная, толщина 90-100 мм, 412-1119
113

точечная, толщина 110-120 мм, 412-1120
113

Плиты облицовочные пиленые из природного камня известняка, доломита, гипсового камня, травертина и конглобрекчии группа 3, фактурная обработка лицевой поверхности

термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 10 мм, 412-1141
113

термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 15 мм, 412-1142
113

термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 20 мм, 412-1143
113

термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 25 мм, 412-1144
113

термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 30 мм, 412-1145
113

термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 40 мм, 412-1146
113

лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 10 мм, 412-1161
113

лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 15 мм, 412-1162
113

лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 20 мм, 412-1163
114

лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 25 мм, 412-1164
114

лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 30 мм, 412-1165
114

лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 40 мм, 412-1166
114

полированная, толщина 10 мм, 412-1171
114

полированная, толщина 15 мм, 412-1172
114

полированная, толщина 20 мм, 412-1173
114

полированная, толщина 25 мм, 412-1174
114

полированная, толщина 30 мм, 412-1175
114

полированная, толщина 40 мм, 412-1176
114

точечная, толщина 10 мм, 412-1181
114

точечная, толщина 15 мм, 412-1182
114

точечная, толщина 20 мм, 412-1183
114

точечная, толщина 25 мм, 412-1184
114

точечная, толщина 30 мм, 412-1185
114

точечная, толщина 40 мм, 412-1186
114

Плиты облицовочные пиленые из природного камня мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк: группа 1, фактурная обработка лицевой поверхности

термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 10 мм, 412-0501
119

термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 15 мм, 412-0502
119

термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 20 мм, 412-0503
119

термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 25 мм, 412-0504
119

термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 30 мм, 412-0505
119

термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 40 мм, 412-0506
119

термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 50-60 мм, 412-0507
119

термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 70-80 мм, 412-0508
119

термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 90-100 мм, 412-0509
119

термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 110-120 мм, 412-0510
119

Плиты облицовочные пиленые из природного камня мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк: группа 2, фактурная обработка лицевой поверхности

термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 10 мм, 412-0611
119

термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 15 мм, 412-0612
119

термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 20 мм, 412-0613
119

термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 25 мм, 412-0614
119

термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 30 мм, 412-0615
119

термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 40 мм, 412-0616
119

термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 50-60 мм, 412-0617
119

термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 70-80 мм, 412-0618
119

термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 90-100 мм, 412-0619
119

термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 110-120 мм, 412-0620
119

Плиты облицовочные пиленые из природного камня мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк: группа 3, фактурная обработка лицевой поверхности

термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 10 мм, 412-0731
119

термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 15 мм, 412-0732
120

термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 20 мм, 412-0733
120

термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 25 мм, 412-0734
120

термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 30 мм, 412-0735
120

термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 40 мм, 412-0736
120

термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 50-60 мм, 412-0737
120

термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 70-80 мм, 412-0738
120

термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 90-100 мм, 412-0739
120

термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 110-120 мм, 412-0740
120

Плиты облицовочные пиленые из природного камня мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк: группа 4, фактурная обработка лицевой поверхности

термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 10 мм, 412-0851
120

термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 15 мм, 412-0852
120

термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 20 мм, 412-0853
120

термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 25 мм, 412-0854
120

термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 30 мм, 412-0855
120

термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 40 мм, 412-0856
120

термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 50-60 мм, 412-0857
120

термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 70-80 мм, 412-0858
120

термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 90-100 мм, 412-0859
120

термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 110-120 мм, 412-0860
120

Плиты облицовочные пиленые из природного камня ракушечника и туфа из пористых горных пород группа 1, фактурная обработка лицевой поверхности

термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 10 мм, 412-1211
122

термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 15 мм, 412-1212
122

термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 20 мм, 412-1213
122

термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 25 мм, 412-1214
122

термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 30 мм, 412-1215
122

термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 40 мм, 412-1216
122

лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 10 мм, 412-1231
122

лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 15 мм, 412-1232
122

лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 20 мм, 412-1233
122

лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 25 мм, 412-1234
122

лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 30 мм, 412-1235
122

лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 40 мм, 412-1236
122

точечная, толщина 10 мм, 412-1251
122

точечная, толщина 15 мм, 412-1252
122

точечная, толщина 20 мм, 412-1253
122

точечная, толщина 25 мм, 412-1254
122

точечная, толщина 30 мм, 412-1255
122

точечная, толщина 40 мм, 412-1256
122

Плиты облицовочные пиленые из природного камня ракушечника и туфа из пористых горных пород группа 2, фактурная обработка лицевой поверхности

термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 10 мм, 412-1271
122

термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 15 мм, 412-1272
122

термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 20 мм, 412-1273
122

термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 25 мм, 412-1274
122

термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 30 мм, 412-1275
122

термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 40 мм, 412-1276
123

термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 50-60 мм, 412-1277
123

термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 70-80 мм, 412-1278
123

термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 90-100 мм, 412-1279
123

термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 110-120 мм, 412-1280
123

точечная, толщина 10 мм, 412-1311
123

точечная, толщина 15 мм, 412-1312
123

точечная, толщина 20 мм, 412-1313
123

точечная, толщина 25 мм, 412-1314
123

точечная, толщина 30 мм, 412-1315
123

точечная, толщина 40 мм, 412-1316
123

точечная, толщина 50-60 мм, 412-1317
123

точечная, толщина 70-80 мм, 412-1318
123

точечная, толщина 90-100 мм, 412-1319
123

точечная, толщина 110-120 мм, 412-1320
123

Плиты облицовочные пиленые из природного камня ракушечника и туфа из пористых горных пород группа 3, лицевая поверхность

лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 10 мм, 412-1371
123

лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 15 мм, 412-1372
123

лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 20 мм, 412-1373
123

лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 25 мм, 412-1374
123

лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 30 мм, 412-1375
123

лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 40 мм, 412-1376
123

Плиты облицовочные пиленые из природного камня ракушечника и туфа из пористых горных пород группа 3, фактурная обработка лицевой поверхности

термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 10 мм, 412-1331
123

термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 15 мм, 412-1332
123

термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 20 мм, 412-1333
123

термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 25 мм, 412-1334
123

термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 30 мм, 412-1335
123

термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 40 мм, 412-1336
123

лощеная, обработанная ультразвуком, толщина полированная, толщина 10 мм, 412-1381
123

лощеная, обработанная ультразвуком, толщина полированная, толщина 15 мм, 412-1382
123

лощеная, обработанная ультразвуком, толщина полированная, толщина 20 мм, 412-1383
123

лощеная, обработанная ультразвуком, толщина полированная, толщина 25 мм, 412-1384
123

лощеная, обработанная ультразвуком, толщина полированная, толщина 30 мм, 412-1385
123

лощеная, обработанная ультразвуком, толщина полированная, толщина 40 мм, 412-1386
123

лощеная, обработанная ультразвуком, толщина точечная, толщина 10 мм, 412-1391
123

лощеная, обработанная ультразвуком, толщина точечная, толщина 15 мм, 412-1392
123

лощеная, обработанная ультразвуком, толщина точечная, толщина 20 мм, 412-1393
123

лощеная, обработанная ультразвуком, толщина точечная, толщина 25 мм, 412-1394
123

лощеная, обработанная ультразвуком, толщина точечная, толщина 30 мм, 412-1395
124

лощеная, обработанная ультразвуком, толщина точечная, толщина 40 мм, 412-1396
124

Плиты облицовочные пиленые из природного камня, плиты декоративные на основе природного камня тип

1М, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, толщина 10 мм, 412-1411
126

1М, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, толщина 15 мм, 412-1412
126

1М, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, толщина 20 мм, 412-1413
126

1М, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, толщина 25 мм, 412-1414
126

1М, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, толщина 28 мм, 412-1415
126

1М, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, толщина 30 мм, 412-1416
126

1М, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, толщина 35 мм, 412-1417
126

1М, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, толщина 40 мм, 412-1418
126

1Б, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 30 мм, 412-1441
126

1Б, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 35 мм, 412-1442
126

1Б, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 40 мм, 412-1443
126

1Б, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, толщина 30 мм, 412-1461
127

1Б, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, толщина 35 мм, 412-1462
127

1Б, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, толщина 40 мм, 412-1463
127

IIIБ, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 10 мм, 412-1561
127

IIIБ, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 15 мм, 412-1562
127

IIIБ, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 20 мм, 412-1563
127

IIIБ, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 25 мм, 412-1564
127

IIIБ, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 30 мм, 412-1565
127

IIIБ, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 40 мм, 412-1566
127

1110, орнаментные, склеенные из кусков мрамора правильной формы, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 10 мм, 412-1601
127

1110, орнаментные, склеенные из кусков мрамора правильной формы, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 15 мм, 412-1602
127

1110, орнаментные, склеенные из кусков мрамора правильной формы, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 20 мм, 412-1603
127

1110, орнаментные, склеенные из кусков мрамора правильной формы, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 25 мм, 412-1604
127

1110, орнаментные, склеенные из кусков мрамора правильной формы, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 30 мм, 412-1605
127

1110, орнаментные, склеенные из кусков мрамора правильной формы, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 40 мм, 412-1606
127

1110, известняк, доломит, гипсовый камень, травертин, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 10 мм, 412-1641
127

1110, известняк, доломит, гипсовый камень, травертин, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 15 мм, 412-1642
127

1110, известняк, доломит, гипсовый камень, травертин, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 20 мм, 412-1643
127

1110, известняк, доломит, гипсовый камень, травертин, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 25 мм, 412-1644
127

1110, известняк, доломит, гипсовый камень, травертин, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 30 мм, 412-1645
127

1110, известняк, доломит, гипсовый камень, травертин, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 40 мм, 412-1646
127

Плиты облицовочные цветные

на обычном (недекоративном) цементе с пигментами, плоские, с ровной лицевой поверхностью, приведенной толщиной 30-35 мм, 403-0922
62

на обычном (недекоративном) цементе с пигментами, угловые и сложной конфигурации, с ровной лицевой поверхностью, угловые и сложной конфигурации, приведенной толщиной 30-35 мм, 403-0923
62

с декоративной фактурой поверхности в виде рельефного рисунка, обнаженного каменного щебня, приведенной толщиной 30-35 мм, 403-0924
62

угловые и другие сложной конфигурации, с декоративной фактурой поверхности в виде рельефного рисунка, обнаженного каменного щебня, приведенной толщиной 30-35 мм, 403-0925
62

Плиты облицовочные, 412-9180
127

Плиты ограждения балконов и лоджий решетчатые, сплошные с рельефным упорядоченным рисунком глубиной до 30 мм, а также комбинированные (сплошные и решетчатые) из бетона В 22,5 (М300) с расходом арматуры 68 кг/м3, длиной до 3 м, 403-0624
47

Плиты ограждения балконов и лоджий сплошные и с ребрами по контуру, из бетона В 22,5 (М300) с расходом арматуры 64 кг/м3 длиной до 3 м, 403-0623
47

Плиты опорные

железобетонные, 403-9207
47

для опирания прогонов, из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 70 кг/м3, объемом до 0,1 м3, 403-0634
47

ПО10 /бетон В20 (М250), объем 0,32 м3, расход ар-ры 38,18 кг / (серия 3.900.1-14), 403-8244
47

ОП 4.4-Т /бетон В15 (М200), объем 0,02 м3, расход ар-ры 1,6 кг/ (серия 1.225-2 вып.11), 403-6035
47

ОП 5.2-Т /бетон В15 (М200), объем 0,02 м3, расход ар-ры 1,48 кг/ (серия 1.225-2 вып.11), 403-6036
47

ОП 5.4-Т /бетон В15 (М200), объем 0,027 м3, расход ар-ры 2 кг/ (серия 1.225-2 вып.11), 403-6037
47

ОП 6.2-Т /бетон В15 (М200), объем 0,035 м3, расход ар-ры 1,84 кг/ (серия 1.225-2 вып.11), 403-6038
47

ОП 6.4-Т /бетон В15 (М200), объем 0,054 м3, расход ар-ры 2,48 кг/ (серия 1.225-2 вып.11), 403-6039
47

ОП 4.4-АIII /бетон В15 (М200), объем 0,02 м3, расход ар-ры 1,61 кг / (серия 1.225-2 вып.12), 403-0635
47

ОП 5.2-АIII /бетон В15 (М200), объем 0,017 м3, расход ар-ры 1,49 кг / (серия 1.225-2 вып.12), 403-0636
47

ОП 5.4-АIII /бетон В15 (М200), объем 0,027 м3, расход ар-ры 2,02 кг / (серия 1.225-2 вып.12), 403-0637
48

ОП 6.2-АIII /бетон В15 (М200), объем 0,035 м3, расход ар-ры 1,82 кг / (серия 1.225-2 вып.12), 403-0638
48

ОП 6.4-АIII /бетон В15 (М200), объем 0,05 м3, расход ар-ры 2,50 кг / (серия 1.225-2 вып.12), 403-0639
48

Плиты перекрытий железобетонные из легких бетонов плотностью 1600 кг/м3 и более, 403-0694
50

Плиты перекрытий железобетонные ребристые и часторебристые, 403-2061
50

Плиты перекрытий железобетонные, 403-0693
50

Плиты перекрытий из тяжелого бетона, 403-0695
50

Плиты перекрытия безбалочные с отверстиями и без отверстий из бетона В 22,5 (М300), размером

до 9 м2, 403-0867
58

более 9 м2, 403-0868
58

Плиты перекрытия беспустотные

П 63.15-6А1У /бетон В15 (М200), объем 2,04 м3, расход ар-ры 69,30 кг/ (серия 1.243-3 в. 2), 403-0696
50

П 63.15-8А1У /бетон В15 (М200), объем 2,04 м3, расход ар-ры 84,34 кг/ (серия 1.243-3 в. 2), 403-0697
50

П 63.15-10А1У /бетон В15 (М200), объем 2,04 м3, расход ар-ры 93,76 кг/ (серия 1.243-3 в. 2), 403-0698
50

П 63.12-6А1У /бетон В15 (М200), объем 1,62 м3, расход ар-ры 58,69 кг/ (серия 1.243-3 в. 2), 403-0699
50

П 63.12-8А1У /бетон В15 (М200), объем 1,62 м3, расход ар-ры 68,62 кг/ (серия 1.243-3 в. 2), 403-0700
50

П 63.12-10А1У /бетон В15 (М200), объем 1,62 м3, расход ар-ры 78,19 кг/ (серия 1.243-3 в. 2), 403-0701
50

П 60.15-6А1У /бетон В15 (М200), объем 1,94 м3, расход ар-ры 64,60 кг/ (серия 1.243-3 в. 2), 403-0702
50

П 60.15-8А1У /бетон В15 (М200), объем 1,94 м3, расход ар-ры 72,30 кг/ (серия 1.243-3 в. 2), 403-0703
50

П 60.15-10А1У /бетон В15 (М200), объем 1,94 м3, расход ар-ры 80,99 кг/ (серия 1.243-3 в. 2), 403-0704
50

П 60.12-6А1У /бетон В15 (М200), объем 1,55 м3, расход ар-ры 41,34 кг/ (серия 1.243-3 в. 2), 403-0705
50

П 60.12-8А1У /бетон В15 (М200), объем 1,55 м3, расход ар-ры 50,36 кг/ (серия 1.243-3 в. 2), 403-0706
50

П 60.12-10А1У /бетон В15 (М200), объем 1,55 м3, расход ар-ры 74,55 кг/ (серия 1.243-3 в. 2), 403-0707
50

Плиты перекрытия вентиляционных шахт приведенной толщиной 7 см из бетона В15 (М200) с расходом арматуры до 20 кг/м3, 403-0909
61

Плиты перекрытия из тяжелого бетона ребристые, приведенной толщиной

9 см, с равномерно распределенной нагрузкой на плиту (с учетом массы плиты) до 1140 кг/м2 (ГОСТ 21506-87), 403-0849
57

9 см, с равномерно распределенной нагрузкой на плиту (с учетом массы плиты) 1250-1450 кг/м2 (ГОСТ 21506-87), 403-0850
57

9 см, с равномерно распределенной нагрузкой на плиту (с учетом массы плиты) 1460-1850 кг/м2 (ГОСТ 21506-87), 403-0851
57

9 см, с равномерно распределенной нагрузкой на плиту (с учетом массы плиты) 1860-2250 кг/м2 (ГОСТ 21506-87), 403-0852
57

9 см, с равномерно распределенной нагрузкой на плиту (с учетом массы плиты) 2300-2650 кг/м2 (ГОСТ 21506-87), 403-0853
57

9 см, с равномерно распределенной нагрузкой на плиту (с учетом массы плиты) 2700-3300 кг/м2 (ГОСТ 21506-87), 403-0854
57

11 см, с равномерно распределенной нагрузкой на плиту (с учетом массы плиты) 900-1100 кг/м2 (ГОСТ 21506-87), 403-0855
57

11 см, с равномерно распределенной нагрузкой на плиту (с учетом массы плиты) 1101-1550 кг/м2 (ГОСТ 21506-87), 403-0856
58

11 см, с равномерно распределенной нагрузкой на плиту (с учетом массы плиты) до 1600-2000 кг/м2 (ГОСТ 21506-87), 403-0857
58

11 см, с равномерно распределенной нагрузкой на плиту (с учетом массы плиты) до 2001-2350 кг/м2 (ГОСТ 21506-87), 403-0858
58

11 см, с равномерно распределенной нагрузкой на плиту (с учетом массы плиты) до 2401-2850 кг/м2 (ГОСТ 21506-87), 403-0859
58

11 см, с равномерно распределенной нагрузкой на плиту (с учетом массы плиты) до 2851-3450 кг/м2 (ГОСТ 21506-87), 403-0860
58

Плиты перекрытия многопустотные

приведенной толщиной 12 см, пролетом 3 метра, расчетной нагрузкой (с учетом собственной массы) 1050 кг/м2, 403-0708
50

ПК 8.28-12 /бетон В15 (М200), объем 0,4 м3, расход ар-ры 11,26 кг/ (серия ИИ-04-4), 403-2331
50

ПК 8.58-12 /бетон В15 (М200), объем 0,8 м3, расход ар-ры 39,26 кг/ (серия ИИ-04-4), 403-2332
50

ПК 12,5.28-12 /бетон В15 (М200), объем 0,4 м3, расход ар-ры 14,58 кг/ (серия ИИ-04-4), 403-2333
50

ПК 12,5.58-12 /бетон В22,5 (М300), объем 0,8 м3, расход ар-ры 53,71 кг/ (серия ИИ-04-4), 403-2334
50

ПК 63.15-8АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 1,18 м3, расход ар-ры 48,34 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63), 403-0709
50

ПК 63.12-8АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,88 м3, расход ар-ры 41,51 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63), 403-0712
50

ПК 63.10-8АтVТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,73 м3, расход ар-ры 35,19 кг/ (серия 1.141-1 вып.63), 403-2204
50

ПК 60.15-8АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 1,12 м3, расход ар-ры 45,08 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63), 403-0715
50

ПК 60.12-8АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,84 м3, расход ар-ры 36,18 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63), 403-0718
51

ПК 58.15-8АтVТ-а /бетон В15 (М200), объем 1,086 м3, расход ар-ры 37,27 кг/ (серия 1.141-1 вып.63), 403-2207
51

ПК 57.15-8АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 1,07 м3, расход ар-ры 36,63 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63), 403-0721
51

ПК 57.12-8АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,80 м3, расход ар-ры 28,77 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63), 403-0724
51

ПК 54.15-8АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 1,01 м3, расход ар-ры 31,75 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63), 403-0727
51

ПК 54.12-8АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,76 м3, расход ар-ры 24,20 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63), 403-0730
51

ПК 51.15-8АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,96 м3, расход ар-ры 27,65 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63), 403-0733
51

ПК 51.15-6АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,96 м3, расход ар-ры 23,12 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63), 403-0734
51

ПК 51.15-3АтVТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,96 м3, расход ар-ры 15,78 кг/ (серия 1.141-1 вып.63), 403-2210
51

ПК 51.12-8АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,72 м3, расход ар-ры 21,70 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63), 403-0735
51

ПК 51.12-6АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,72 м3, расход ар-ры 18,91 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63), 403-0736
51

ПК 48.15-8АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,90 м3, расход ар-ры 24,54 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63), 403-0738
51

ПК 48.15-6АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,90 м3, расход ар-ры 22,25 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63), 403-0739
51

ПК 48.12-8АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,68 м3, расход ар-ры 18,95 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63), 403-0740
51

ПК 48.12-6АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,68 м3, расход ар-ры 16,64 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63), 403-0741
51

ПК 48.10-8АтVТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,56 м3, расход ар-ры 17,04 кг/ (серия 1.141-1 вып.63), 403-2211
51

ПК 46.15-8АтVТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,89 м3, расход ар-ры 18,87 кг/ (серия 1.141-1 вып.63), 403-2212
51

ПК 46.12-8АтVТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,67 м3, расход ар-ры 15,04 кг/ (серия 1.141-1 вып.63), 403-2213
51

ПК 45.15-8АтVТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,87 м3, расход ар-ры 33,32 кг/ (серия 1.141-1 вып.63), 403-2214
51

ПК 39.15-8АтVТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,73 м3, расход ар-ры 16,65 кг/ (серия 1.141-1 вып.63), 403-2215
51

ПК 39.12-8АтVТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,56 м3, расход ар-ры 13,68 кг/ (серия 1.141-1 вып.63), 403-2216
51

ПК 33.15-8АтVТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,665 м3, расход ар-ры 14,09 кг/ (серия 1.141-1 вып.63), 403-2217
51

ПК 33.12-8АтVТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,5 м3, расход ар-ры 12,38 кг/ (серия 1.141-1 вып.63), 403-2218
51

ПК 32.12-8АтVТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,48 м3, расход ар-ры 12 кг/ (серия 1.141-1 вып.63), 403-2219
51

ПК 42-15-8АтVТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,79 м3, расход ар-ры 17,23 кг/ (серия 1.141-1 вып. 61), 403-0742
51

ПК 42-12-8АтVТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,61 м3, расход ар-ры 14,06 кг/ (серия 1.141-1 вып. 61), 403-0743
51

ПК 36-15-8АтVТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,68 м3, расход ар-ры 15,37 кг/ (серия 1.141-1 вып. 61), 403-0744
51

ПК 36-12-8АтVТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,53 м3, расход ар-ры 12,63 кг/ (серия 1.141-1 вып. 61), 403-0745
51

ПК 30-15-8АтVТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,57 м3, расход ар-ры 13,57 кг/ (серия 1.141-1 вып. 61), 403-0746
51

ПК 30-12-8АтVТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,45 м3, расход ар-ры 11,25 кг/ (серия 1.141-1 вып. 61), 403-0747
51

ПК 42.15-8Та /бетон В15 (М200), объем 0,79 м3, расход ар-ры 31,82 кг/ (серия 1.141-1 вып.60), 403-2322
51

ПК 42.12-8Та /бетон В15 (М200), объем 0,61 м3, расход ар-ры 23,84 кг/ (серия 1.141-1 вып.60), 403-2323
51

ПК 39.12-8Та /бетон В15 (М200), объем 0,56 м3, расход ар-ры 22,07 кг/ (серия 1.141-1 вып.60), 403-2324
52

ПК 36.15-8Та /бетон В15 (М200), объем 0,68 м3, расход ар-ры 20,3 кг/ (серия 1.141-1 вып.60), 403-2325
52

ПК 36.12-8Та /бетон В15 (М200), объем 0,53 м3, расход ар-ры 17,61 кг/ (серия 1.141-1 вып.60), 403-2326
52

ПК 30.15-8Та /бетон В15 (М200), объем 0,57 м3, расход ар-ры 14,97 кг/ (серия 1.141-1 вып.60), 403-2327
52

ПК 30.12-8Та /бетон В15 (М200), объем 0,43 м3, расход ар-ры 12,74 кг/ (серия 1.141-1 вып.60), 403-2328
52

ПК 28.12-8Та /бетон В15 (М200), объем 0,4 м3, расход ар-ры 10,16 кг/ (серия 1.141-1 вып.60), 403-2329
52

ПК 27-15-8Та /бетон В15 (М200), объем 0,53 м3, расход ар-ры 11,78 кг/ (серия 1.141-1 вып. 60), 403-0748
52

ПК 27-15-6Та /бетон В15 (М200), объем 0,53 м3, расход ар-ры 10,60 кг/ (серия 1.141-1 вып. 60), 403-0749
52

ПК 27-12-8Та /бетон В15 (М200), объем 0,40 м3, расход ар-ры 9,80 кг/ (серия 1.141-1 вып. 60), 403-0751
52

ПК 27-12-6Та /бетон В15 (М200), объем 0,40 м3, расход ар-ры 9,21 кг/ (серия 1.141-1 вып. 60), 403-0752
52

ПК 25.15-8Та /бетон В15 (М200), объем 0,48 м3, расход ар-ры 10,02 кг/ (серия 1.141-1 вып.60), 403-2330
52

ПК 24-15-8Та /бетон В15 (М200), объем 0,48 м3, расход ар-ры 9,62 кг/ (серия 1.141-1 вып. 60), 403-0754
52

ПК 24-15-6Та /бетон В15 (М200), объем 0,48 м3, расход ар-ры 8,82 кг/ (серия 1.141-1 вып. 60), 403-0755
52

ПК 24-12-8Та /бетон В15 (М200), объем 0,36 м3, расход ар-ры 8,41 кг/ (серия 1.141-1 вып. 60), 403-0757
52

ПК 24-12-6Та /бетон В15 (М200), объем 0,36 м3, расход ар-ры 7,80 кг/ (серия 1.141-1 вып. 60), 403-0758
52

ПК 30.12-6Т /бетон В15 (М200), объем 0,42 м3, расход ар-ры 17,23 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1), 403-0760
52

ПК 30.12-8Т /бетон В15 (М200), объем 0,42 м3, расход ар-ры 21,43 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1), 403-0761
52

ПК 30.12-12,5Т /бетон В15 (М200), объем 0,42 м3, расход ар-ры 21,43 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1), 403-0762
52

ПК 60.12-6AтVТ /бетон В15 (М200), объем 0,83 м3, расход ар-ры 30,41 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1), 403-0763
52

ПК 60.12-8AтVТ /бетон В15 (М200), объем 0,83 м3, расход ар-ры 37,51 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1), 403-0764
52

ПК 60.12-12,5AтV /бетон В15 (М200), объем 0,83 м3, расход ар-ры 52,89 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1), 403-0765
52

ПК 72.12-6AтVТ /бетон В22,5 (М300), объем 1,00 м3, расход ар-ры 50,59 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1), 403-0766
52

ПК 72.12-8AтVТ /бетон В22,5 (М300), объем 1,00 м3, расход ар-ры 63,56 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1), 403-0767
52

ПК 30.15-6Т /бетон В15 (М200), объем 0,55 м3, расход ар-ры 17,96 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1), 403-0768
52

ПК 30.15-8Т /бетон В15 (М200), объем 0,55 м3, расход ар-ры 22,17 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1), 403-0769
52

ПК 30.15-12,5Т /бетон В15 (М200), объем 0,55 м3, расход ар-ры 24,50 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1), 403-0770
52

ПК 60.15-6AтVТ /бетон В15 (М200), объем 1,11 м3, расход ар-ры 38,86 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1), 403-0771
52

ПК 60.15-8AтVТ /бетон В15 (М200), объем 1,11 м3, расход ар-ры 45,51 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1), 403-0772
52

ПК 60.15-12,5AтVТ /бетон В15 (М200), объем 1,11 м3, расход ар-ры 64,71 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1), 403-0773
52

ПК 72.15-6AтVТ /бетон В22,5 (М300), объем 1,33 м3, расход ар-ры 61,13 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1), 403-0774
52

ПК 72.15-8AтVТ /бетон В22,5 (М300), объем 1,33 м3, расход ар-ры 77,12 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1), 403-0775
52

ПК 60.12-6AтVТ-1 /бетон В15 (М200), объем 0,83 м3, расход ар-ры 31,50 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1), 403-0776
52

ПК 60.12-8AтVТ-1 /бетон В15 (М200), объем 0,83 м3, расход ар-ры 38,60 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1), 403-0777
53

ПК 60.15-6AтVТ-1 /бетон В15 (М200), объем 1,11 м3, расход ар-ры 39,94 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1), 403-0778
53

ПК 60.15-8AтVТ-1 /бетон В15 (М200), объем 1,11 м3, расход ар-ры 46,60 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1), 403-0779
53

ПК 72.12-6AтVТ-1 /бетон В22,5 (М300),объем 1,0м3, расход ар-ры 54,93 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1), 403-0780
53

ПК 72.12-8AтVТ-1 /бетон В22,5 (М300), объем 1,00 м3, расход ар-ры 67,89 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1), 403-0781
53

ПК 72.15-6AтVТ-1 /бетон В22,5 (М300), объем 1,33 м3, расход ар-ры 65,47 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1), 403-0782
53

ПК 72.15-8AтVТ-1 /бетон В22,5 (М300), объем 1,33 м3, расход ар-ры 81,86 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1), 403-0783
53

ПК 32.15 /бетон В15 (М200), объем 0,59 м3, расход ар-ры 27,3 кг/ (серия 125 р.10.4-92), 403-2102
53

ПК 36.15 /бетон В15 (М200), объем 0,67 м3, расход ар-ры 32,8 кг/ (серия 125 р.10.4-96), 403-2103
53

ПК 64.12 /бетон В15 (М200), объем 1,05 м3, расход ар-ры 42,82 кг/ (серия 125 р.10.4-96), 403-2104
53

ПК 64.15-1у /бетон В15 (М200), объем 1,17 м3, расход ар-ры 69,64 кг/ (серия 125 р.10.4-92), 403-2105
53

Плиты перекрытия плоские из бетона В15 (М200), объемом

до 0,2 м3 с расходом арматуры 40 кг/м3, 403-0861
58

от 0,2 до 1,0 м3 с расходом арматуры 40 кг/м3, 403-0862
58

более 1,0 м3 с расходом арматуры 40 кг/м3, 403-0863
58

Плиты перекрытия плоские прямоугольные длиной

от 3 до 12 м, массой до 5 т, шириной до 1,4 м из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 100 кг/м3, 403-8249
58

от 3 до 12 м, массой до 5 т, шириной более 1,4 м из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 100 кг/м3, 403-8250
58

Плиты перекрытия плоские укороченные

ППУ 20-12 /бетон В15 (М200), объем 0,29 м3, расход ар-ры 14,6 кг/ (ТУ 5842-001-05343), 403-1710
58

ППУ 24-12 /бетон В15 (М200), объем 0,35 м3, расход ар-ры 17,38 кг/ (ТУ 5842-001-05343), 403-1711
58

ППУ 25-12 /бетон В15 (М200), объем 0,36 м3, расход ар-ры 17,56 кг/ (ТУ 5842-001-05343), 403-1712
58

ППУ 26-12 /бетон В15 (М200), объем 0,37 м3, расход ар-ры 18,18 кг/ (ТУ 5842-001-05343), 403-1713
58

ППУ 27-12 /бетон В15 (М200), объем 0,39 м3, расход ар-ры 18,70 кг/ (ТУ 5842-001-05343), 403-1714
58

ППУ 28-12 /бетон В15 (М200), объем 0,40 м3, расход ар-ры 26,66 кг/ (ТУ 5842-001-05343), 403-1715
58

ППУ 29-12 /бетон В15 (М200), объем 0,41 м3, расход ар-ры 27,73 кг/ (ТУ 5842-001-05343), 403-1716
58

ППУ 30-12 /бетон В15 (М200), объем 0,43 м3, расход ар-ры 28,52 кг/ (ТУ 5842-001-05343), 403-1717
58

ППУ 31-12 /бетон В15 (М200), объем 0,44 м3, расход ар-ры 39,64 кг/ (ТУ 5842-001-05343), 403-1718
58

ППУ 32-12 /бетон В15 (М200), объем 0,53 м3, расход ар-ры 40,81 кг/ (ТУ 5842-001-05343), 403-1719
58

ППУ 33-12 /бетон В15 (М200), объем 0,55 м3, расход ар-ры 41,93 кг/ (ТУ 5842-001-05343), 403-1720
58

ППУ 34-12 /бетон В15 (М200), объем 0,57 м3, расход ар-ры 43,34 кг/ (ТУ 5842-001-05343), 403-1721
58

ППУ 35-12 /бетон В15 (М200), объем 0,58 м3, расход ар-ры 44,46 кг/ (ТУ 5842-001-05343), 403-1722
58

ППУ 36-12 /бетон В15 (М200), объем 0,69 м3, расход ар-ры 45,86 кг/ (ТУ 5842-001-05343), 403-1723
58

ППУ 37-12 /бетон В15 (М200), объем 0,70 м3, расход ар-ры 47,02 кг/ (ТУ 5842-001-05343), 403-1724
58

ППУ 38-12 /бетон В15 (М200), объем 0,72 м3, расход ар-ры 48,15 кг/ (ТУ 5842-001-05343), 403-1725
58

ППУ 39-12 /бетон В15 (М200), объем 0,74 м3, расход ар-ры 64,56 кг/ (ТУ 5842-001-05343), 403-1726
59

ППУ 40-12 /бетон В15 (М200), объем 0,76 м3, расход ар-ры 66,17 кг/ (ТУ 5842-001-05343), 403-1727
59

ППУ 41-12 /бетон В15 (М200), объем 0,87 м3, расход ар-ры 71,70 кг/ (ТУ 5842-001-05343), 403-1728
59

ППУ 42-12 /бетон В15 (М200), объем 0,90 м3, расход ар-ры 69,98 кг/ (ТУ 5842-001-05343), 403-1729
59

ППУ 43-12 /бетон В15 (М200), объем 0,92 м3, расход ар-ры 71,78 кг/ (ТУ 5842-001-05343), 403-1730
59

ППУ 44-12 /бетон В15 (М200), объем 0,94 м3, расход ар-ры 72,97 кг/ (ТУ 5842-001-05343), 403-1731
59

ППУ 45-12 /бетон В15 (М200), объем 0,96 м3, расход ар-ры 74,57 кг/ (ТУ 5842-001-05343), 403-1732
59

ППУ 46-12 /бетон В15 (М200), объем 0,98 м3, расход ар-ры 90,80 кг/ (ТУ 5842-001-05343), 403-1733
59

ППУ 47-12 /бетон В15 (М200), объем 1,01 м3, расход ар-ры 77,79 кг/ (ТУ 5842-001-05343), 403-1734
59

Плиты перекрытия ребристые из тяжелого бетона шириной

до 2 метров, длиной от 5 до 7 метров с расходом арматуры до 4,0 кг/м2 и расчетной распределенной нагрузкой (включая собственный вес) до 560 кгс/м2, 403-0784
53

до 2 метров, длиной от 5 до 7 метров с расходом арматуры до 4,0 кг/м2, с расчетной распределенной нагрузкой от 561 до 710 кгс/м2, при расходе арматуры до 4,5 кг/м2, 403-0785
53

до 2 метров, длиной от 5 до 7 метров с расходом арматуры до 4,0 кг/м2, с расчетной распределенной нагрузкой от 711 до 780 кгс/м2, при расходе арматуры до 6 кг/м2, 403-0786
53

до 2 метров, длиной от 5 до 7 метров с расходом арматуры до 4,0 кг/м2, с расчетной распределенной нагрузкой от 781 до 850 кгс/м2 при расходе арматуры до 6 кг/м2, 403-0787
53

до 2 метров, длиной от 5 до 7 метров с расходом арматуры до 4,0 кг/м2, с расчетной распределенной нагрузкой от 851 до 950 кгс/м2 при расходе арматуры до 6,5 кг/м2, 403-0788
53

до 2 метров, длиной от 5 до 7 метров с расходом арматуры до 4,0 кг/м2, с расчетной распределенной нагрузкой от 951 до 1050 кгс/м2 при расходе арматуры до 7 кг/м2, 403-0789
53

до 2 метров, длиной от 5 до 7 метров с расходом арматуры до 4,0 кг/м2, с расчетной распределенной нагрузкой от 1060 до 1200 кгс/м2 при расходе арматуры до 8 кг/м2, 403-0790
53

более 2 метров, длиной от 5 до 7 метров с расчетной распределенной нагрузкой (включая собственный вес) до 400 кгс/м2 с расходом арматуры до 560 кг/м2, 403-0791
53

более 2 метров, длиной от 5 до 7 метров с расчетной распределенной нагрузкой (включая собственный вес) от 561 до 710 кгс/м2 с расходом арматуры до 4 кг/м2, 403-0792
53

более 2 метров, длиной от 5 до 7 метров с расчетной распределенной нагрузкой (включая собственный вес) от 710 до 780 кгс/м2, 403-0793
53

более 2 метров, длиной от 5 до 7 метров с расчетной распределенной нагрузкой (включая собственный вес) от 781 до 850 кгс/м2, 403-0794
53

более 2 метров, длиной от 5 до 7 метров с расчетной распределенной нагрузкой (включая собственный вес) от 851 до 950 кгс/м2, 403-0795
53

более 2 метров, длиной от 5 до 7 метров с расчетной распределенной нагрузкой (включая собственный вес) от 951 до 1050 кгс/м2, 403-0796
53

более 2 метров, длиной от 11 до 13 метров с расчетной распределенной нагрузкой (включая собственный вес) до 650 кгс/м2 при расходе арматуры до 6,5 кг/м2, 403-0797
53

более 2 метров, длиной от 11 до 13 метров с расчетной распределенной нагрузкой (включая собственный вес) от 651 до 730 кгс/м2 при расходе арматуры до 7,5 кг/м2, 403-0798
53

более 2 метров, длиной от 11 до 13 метров с расчетной распределенной нагрузкой (включая собственный вес) от 731 до 800 кгс/м2 при расходе арматуры до 8 кг/м2, 403-0799
54

более 2 метров, длиной от 11 до 13 метров с расчетной распределенной нагрузкой (включая собственный вес) от 801 до 880кгс/м2 при расходе арматуры до 9 кг/м2, 403-0800
54

более 2 метров, длиной от 11 до 13 метров с расчетной распределенной нагрузкой (включая собственный вес) от 881 до 1030 кгс/м2 при расходе арматуры до 10,5 кг/м2, 403-0801
54

более 2 метров, длиной от 11 до 13 метров с расчетной распределенной нагрузкой (включая собственный вес) свыше 1100 кгс/м2 при расходе арматуры до 12 кг/м2, 403-0802
54

Плиты перекрытия с ребрами из бетона В20 (М250), размером

до 9,0 м2 с расходом арматуры 40кг/м3, 403-0865
58

более 9,0 м2 с расходом арматуры 40кг/м3, 403-0866
58

Плиты перекрытия с ребрами из бетона В20 (М250), размером до 1,5 м2 с расходом арматуры 40кг/м3, 403-0864
58

Плиты перекрытия шахт железобетонные, 403-3010
34

Плиты плоские

ПТ 8-11.9 /бетон В15 (М200), объем 0,079 м3, расход ар-ры 1,29 кг/ (серия 1.243.1-4), 403-0870
59

ПТ 12.5-11.9 /бетон В15 (М200), объем 0,079 м3, расход ар-ры 1,80 кг/ (серия 1.243.1-4), 403-0871
59

ПТ 8-16.14 /бетон В15 (М200), объем 0,179 м3, расход ар-ры 5 кг/ (серия 1.243.1-4), 403-8703
59

ПТ 12.5-16.14 /бетон В15 (М200), объем 0,179 м3, расход арматуры 7,1 кг/ (серия 1.243.1-4), 403-8704
59

Плиты плоские железобетонные сборные площадью до 9 м2, 403-9016
61

Плиты плоские ПТ 12.5-8.6 /бетон В15 (М200), объем 0,038 м3, расход ар-ры 0,86 кг/ (серия 1.243.1-4), 403-0869
58

Плиты площадью до 1 м2 для полов гражданских и производственных зданий

с ровной гладкой поверхностью на обычном (недекоративном) цементе при толщине 30 мм, 403-0538
43

с ровной гладкой поверхностью на обычном (недекоративном) цементе при толщине 35 мм, 403-0539
43

с ровной гладкой поверхностью на обычном (недекоративном) цементе при толщине 40 мм, 403-0540
43

с мозаичной шлифованной поверхностью на обычном (недекоративном) цементе при толщине 30 мм, 403-0541
43

с мозаичной шлифованной поверхностью на обычном (недекоративном) цементе при толщине 35 мм, 403-0542
43

с мозаичной шлифованной поверхностью на обычном (недекоративном) цементе при толщине 40 мм, 403-0543
43

с мозаичной шлифованной поверхностью на обычном (недекоративном) цементе при толщине 50 мм, 403-0544
43

Плиты подкладные

железобетонные, 403-1102
48

и опорные подушки, из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 70 кг/м3, объемом до 0,1 м3, 403-8168
48

ПП1 /бетон В15 (М200), объем 0,02 м3, расход ар-ры 0,9 кг/ (серия 3.006.1-8), 403-0640
48

ПП2 /бетон В15 (М200), объем 0,03 м3, расход ар-ры 1,0 кг/ (серия 3.006.1-8), 403-0641
48

ПП3 /бетон В15 (М200), объем 0,03 м3, расход ар-ры 1,2 кг/ (серия 3.006.1-8), 403-0642
48

ПП4 /бетон В15 (М200), объем 0,05 м3, расход ар-ры 1,8 кг/ (серия 3.006.1-8), 403-0643
48

ПП5 /бетон В15 (М200), объем 0,06 м3, расход ар-ры 2,1 кг/ (серия 3.006.1-8), 403-0644
48

ПП6 /бетон В15 (М200), объем 0,07 м3, расход ар-ры 2,5 кг/ (серия 3.006.1-8), 403-0645
48

ПП7 /бетон В15 (М200), объем 0,08 м3, расход ар-ры 3,9 кг/ (серия 3.006.1-8), 403-0646
48

ПП8 /бетон В15 (М200), объем 0,09 м3, расход ар-ры 4,4 кг/ (серия 3.006.1-8), 403-0647
48

ПП9 /бетон В15 (М200), объем 0,11 м3, расход ар-ры 4,9 кг/ (серия 3.006.1-8), 403-0648
48

ПП10 /бетон В15 (М200), объем 0,13 м3, расход ар-ры 5,8 кг/ (серия 3.006.1-8), 403-0649
48

ПП11 /бетон В15 (М200), объем 0,15 м3, расход ар-ры 6,7 кг/ (серия 3.006.1-8), 403-0650
48

Плиты подоконные

ПОО 10.35.45-Т площадью 0,35 м2 /бетон В15 (М200), объем 0,016 м3, расход ар-ры 0,33 кг/ (серия 1.136.1-13), 403-0685
49

ПОО 13.35.45-Т площадью 0,46 м2 /бетон В15 (М200), объем 0,020 м3, расход ар-ры 0,63 кг/ (серия 1.136.1-13), 403-0686
49

ПОО 14.35.45-Т площадью 0,50 м2 /бетон В15 (М200), объем 0,023 м3, расход ар-ры 0,72 кг/ (серия 1.136.1-13), 403-0687
50

ПОО 16.35.45-Т-д площадью 0,56 м2 /бетон В15 (М200), объем 0,025 м3, расход ар-ры 0,85 кг/ (серия 1.136.1-13), 403-0688
50

ПОО 19.35.45-Т-д площадью 0,67 м2 /бетон В15 (М200), объем 0,030 м3, расход ар-ры 0,93 кг/ (серия 1.136.1-13), 403-0689
50

ПОО 22.35.45-Т-д площадью 0,77 м2 /бетон В15 (М200), объем 0,035 м3, расход ар-ры 1,03 кг/ (серия 1.136.1-13), 403-0690
50

ПОО 25.35.45-Т-д площадью 0,88 м2 /бетон В15 (М200), объем 0,039 м3, расход ар-ры 1,62 кг/ (серия 1.136.1-13), 403-0691
50

ПОО 28.35.45-Т-д площадью 0,98 м2 /бетон В15 (М200), объем 0,040 м3, расход ар-ры 1,77 кг/ (серия 1.136.1-13), 403-0692
50

Плиты подоконные железобетонные

гладкие, 403-0679
49

на цементном или известковом вяжущем, 403-4001
49

на белом цементе, 403-4011
49

с мозаичным покрытием, 403-0680
49

с мозаичным покрытием, шлифованные, площадью до 0,22 м2, 403-4003
49

Плиты подоконные железобетонные, 403-0678
49

Плиты подоконные железобетонные, 403-9014
49

Плиты подоконные на цементном вяжущем

с гладкой поверхностью под окраску (категория качества А2) длиной до 1450 мм, толщиной 45 мм из бетона В15, с расходом арматуры до 1кг/м2, 403-0681
49

с гладкой поверхностью под окраску (категория качества А2) длиной 1600мм и более, толщиной 45 мм, из бетона В15 с расходом арматуры и закладных деталей до 2 кг/м2, 403-0682
49

с шлифованной мозаичной поверхностью, длиной до 1450 мм, толщиной 45 мм из бетона В15, с расходом арматуры до 1кг/м2, 403-0683
49

с шлифованной мозаичной поверхностью, длиной 1600мм и более, толщиной 45 мм, из бетона В15 с расходом арматуры и закладных деталей до 2 кг/м2, 403-0684
49

Плиты покрытий железобетонные из легких бетонов плотностью 1600 кг/м3 и более, 403-1011
60

Плиты покрытий железобетонные комплексные, утепленные слоем неармированного легкого или ячеистого бетона (плотность 300-500 кг/м3), 403-1031
60

Плиты покрытий железобетонные ребристые из тяжелого бетона, 403-0887
60

Плиты покрытий железобетонные, 403-0886
60

Плиты покрытий и днищ круглые сборные железобетонные, 403-0910
61

Плиты покрытий и днищ круглые сборные железобетонные, 403-9149
61

Плиты покрытия для

лесовозных дорог из бетона В22,5 (М300), длиной до 12 м, массой до 5 т (ГОСТ 21924.2-84), 403-0584
45

лесовозных дорог ПДС3-1 /бетон В22,5 (М300), объем 0,36 м3, расход ар-ры 33,42 кг/ (ОСТ 13-79-85), 403-5801
45

лесовозных дорог ПДС3-2 /бетон В22,5 (М300), объем 0,44 м3, расход ар-ры 33,42 кг/ (ОСТ 13-79-85), 403-5802
45

постоянных городских дорог из бетона В22,5 (М300), с расходом арматуры (напрягаемая АIV) 80 кг/м3, длиной более 3 м, по ГОСТ 21924.0-84; ГОСТ 21924.1-84; ГОСТ 21924.2-84, 403-0585
45

постоянных городских дорог из бетона В30 (М400), с расходом арматуры (напрягаемая АIV) 60 кг/м3, длиной до 3 м, по ГОСТ 21924.0-84; ГОСТ 21924.1-84; ГОСТ 21924.2-84, 403-0586
45

временных автомобильных дорог промышленных предприятий переездов, из бетона В22,5 (М300), с расходом арматуры, длиной более 3 м, по ГОСТ 21924.2-84, 403-0587
45

аэродромов ПАГ-14АтV /бетон В25 (М350), объем 1,68 м3, расход ар-ры 147,57 кг/ (ГОСТ 25912.1-91), 403-5820
45

Плиты покрытия и днищ круглые плоские (с отверстиями и без отверстий) из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 100 кг/м3, 403-8226
61

Плиты покрытия ребристые

2ПГ6-4АтVIТ /бетон В25 (М350), объем 0,62 м3, расход ар-ры 57 кг/ (серия 1.465.1-7/84), 403-8701
59

2ПГ6-1АтVТ /бетон В15 (М200), объем 0,62 м3, расход ар-ры 32,3 кг/ (серии 1.465.1-7/84 вып.1), 403-8702
59

2ПГ6-2Ат VТ /бетон В20 (М250), объем 0,62 м3, расход ар-ры 38,7 кг/ (серия 1.465.1-7/84), 403-0872
59

2ПГ6-3Ат VТ /бетон В22,5 (М300), объем 0,62 м3, расход ар-ры 42,7 кг/ (серия 1.465.1-7/84), 403-0873
59

2ПГ6-4Ат VТ /бетон В22,5 (М300), объем 0,62 м3, расход ар-ры 57,7 кг/ (серия 1.465.1-7/84), 403-0874
59

2ПГ6-5Ат VТ /бетон В22,5 (М300), объем 0,62 м3, расход ар-ры 62,7 кг/ (серия 1.465.1-7/84), 403-0875
59

2ПГ6-2А IVТ /бетон В15 (М200), объем 0,62 м3, расход ар-ры 35,5 кг/ (серия 1.465.1-7/84), 403-0876
59

2ПГ6-3А IVТ /бетон В15 (М200), объем 0,62 м3, расход ар-ры 42,7 кг/ (серия 1.465.1-7/84), 403-0877
59

2ПГ6-4А IVТ /бетон В20 (М250), объем 0,62 м3, расход ар-ры 47,1 кг/ (серия 1.465.1-7/84), 403-0878
59

2ПГ6-5А IVТ /бетон В22,5 (М300), объем 0,62 м3, расход ар-ры 62,7 кг/ (серия 1.465.1-7/84), 403-0879
59

2ПГ6-6А IVТ /бетон В27,5 (М350), объем 0,62 м3, расход ар-ры 68,3 кг/ (серия 1.465.1-7/84), 403-0880
59

2ПГ6-2Ат IIIBТ /бетон В15 (М200), объем 0,62 м3, расход ар-ры 39,5 кг/ (серия 1.465.1-7/84), 403-0881
59

2ПГ6-3Ат IIIBТ /бетон В15 (М200), объем 0,62 м3, расход ар-ры 47,1 кг/ (серия 1.465.1-7/84), 403-0882
59

2ПГ6-4Ат IIIBТ /бетон В20 (М250), объем 0,62 м3, расход ар-ры 56,9 кг/ (серия 1.465.1-7/84), 403-0883
59

2ПГ6-5Ат IIIBТ /бетон В22,5 (М300), объем 0,62 м3, расход ар-ры 68,3 кг/ (серия 1.465.1-7/84), 403-0884
59

2ПГ6-6Ат IIIBТ /бетон В27,5 (М350), объем 0,62 м3, расход ар-ры 74,5 кг/ (серия 1.465.1-7/84), 403-0885
59

ПР3-51.15.3 /бетон В15 (М200), объем 0,54 м3, расход ар-ры 37,17 кг/ (серия 1.165-6 вып.1), 403-8801
59

ПР3-63.12.3 /бетон В15 (М200), объем 0,59 м3, расход ар-ры 47,55 кг/ (серия 1.165-6 вып.1), 403-8802
59

ПР3-63.15.3 /бетон В15 (М200), объем 0,67 м3, расход ар-ры 56,06 кг/ (серия 1.165-6 вып.1), 403-8803
60

ПР8-58.15с /бетон В15 (М200), объем 1,05 м3, расход ар-ры 109,39 кг/ (серия ИИ-04-4 вып.17), 403-8804
60

ПР12.5-58.15с /бетон В22,5 (М300), объем 1,05 м3, расход ар-ры 127,21 кг/ (серия ИИ-04-4 вып.17), 403-8805
60

ИП 1-1-3 /бетон В15 (М200), объем 0,97 м3, расход ар-ры 112,3 кг/ (серия ИИ 24-4/70), 403-8851
60

ИП 1-1-4 /бетон В15 (М200), объем 0,93 м3, расход ар-ры 105,1 кг/ (серия ИИ 24-4/70), 403-8852
60

ИП 1-2 /бетон В15 (М200), объем 0,89 м3, расход ар-ры 78,1 кг/ (серия ИИ 24-1/70), 403-8853
60

ИП 1-3 /бетон В15 (М200), объем 0,89 м3, расход ар-ры 97 кг/ (серия ИИ 24-1/70), 403-8854
60

ИП 1-3-1 /бетон В15 (М200), объем 0,89 м3, расход ар-ры 104,4 кг/ (серия ИИ 24-1/70), 403-8855
60

ИП 1-4 /бетон В22,5 (М300), объем 0,89 м3, расход ар-ры 114,4 кг/ (серия ИИ 24-1/70), 403-8856
60

ИП 1-5 /бетон В22,5 (М300), объем 0,89 м3, расход ар-ры 134 кг/ (серия ИИ 24-1/70), 403-8857
60

ИП 1-6 /бетон В22,5 (М300), объем 0,89 м3, расход ар-ры 178,2 кг/ (серия ИИ 24-1/70), 403-8858
60

ИП 1-7 /бетон В15 (М200), объем 0,89 м3, расход ар-ры 66,1 кг/ (серия ИИ 24-1/70), 403-8859
60

ИП 2-3 /бетон В15 (М200), объем 0,81 м3, расход ар-ры 95,1 кг/ (серия ИИ 24-1/70), 403-8860
60

ИП 2-5 /бетон В22,5 (М300), объем 0,81 м3, расход ар-ры 143,1 кг/ (серия ИИ 24-1/70), 403-8861
60

ИП 2-5-1 /бетон В22,5 (М300), объем 0,81 м3, расход ар-ры 152,7 кг/ (серия ИИ 24-1/70), 403-8862
60

ИП 3-2 /бетон В15 (М200), объем 0,6 м3, расход ар-ры 62 кг/ (серия ИИ 24-1/70), 403-8863
60

ИП 3-3 /бетон В15 (М200), объем 0,6 м3, расход ар-ры 79 кг/ (серия ИИ 24-1/70), 403-8864
60

Плиты полированные различной формы типа «брекчия»

гранитные, 412-0060
127

гранитные для полов толщиной 30 мм, 412-1852
127

мраморно-гранитные, 412-1855
127

мраморно-гранитные для полов толщиной 25 мм, 412-1853
127

Плиты пригрузочные и опорные сборные железобетонные ВЛ и ОРУ, 403-0911
61

Плиты проезжей части сталежелезобетонных строений для мостов на автомобильных дорогах из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 100 кг/м3, 403-0588
45

Плиты ребристые плоские железобетонные сборные площадью до 9 м2, 403-9017
61

Плиты сборные железобетонные для укладки рельсовых путей, 403-6240
45

Плиты сборные железобетонные под ковер, 403-9165
61

Плиты сборные железобетонные, 403-9136
61

Плиты сборные железобетонные, 403-9138
61

Плиты силикатные, толщина

65 мм, класс В15, 403-0161
18

88 мм, класс В12,5, 403-0162
18

88 мм, класс В15, 403-0163
18

88 мм, класс В20, 403-0164
18

Плиты стеновые

плоские из бетона В22,5 (М300), с расходом арматуры до 40 кг/м3, размером от 2 до 12 м2 (для прокладки коммуникаций), 403-0915
61

плоские с вырезом по контуру из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры до 50 кг/м3, размером более 7 м2 (для прокладки коммуникаций), 403-0916
61

с нишами из бетона В25 (М350) с расходом арматуры до 55 кг/м3, объемом до 1 м3 (для прокладки коммуникаций), 403-0917
61

с нишами из бетона В25 (М350) с расходом арматуры до 50 кг/м3, объемом более 1 м3 (для прокладки коммуникаций), 403-0918
61

доборные из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры до 50 кг/м3, объемом до 0,4 м3 (для прокладки коммуникаций), 403-0919
61

Г-образные из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры до 50 кг/м3,объемом до 2 м3 (для прокладки коммуникаций), 403-0920
61

Г-образные из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры до 40 кг/м3,объемом от 2 до 4 м3 (для прокладки коммуникаций), 403-0921
61

Плиты теплоизоляционные из керамзитового гравия на цементном вяжущем, объемной массой

400 кг/м3, 403-0301
18

500 кг/м3, 403-0302
18

600 кг/м3, 403-0303
18

Плиты тротуарные бетонные гладкие, 403-9291
18

Плиты фасадные силикатные Г-образные с толщиной лицевой части 40 мм, класс В15, 403-0157
18

Плиты фундаментные прямоугольные плоские и трапецеидальные из бетона В20 (М 250), объемом

от 0,5 до 1 м3 с расходом арматуры от 15,1 до 20 кг/м3, 403-1531
82

от 0,5 до 1 м3 с расходом арматуры от 20,1 до 25 кг/м3, 403-1532
82

от 0,5 до 1 м3 с расходом арматуры от 25,1 до 30 кг/м3, 403-1533
82

от 0,5 до 1 м3 с расходом арматуры от 30,1 до 35 кг/м3, 403-1534
82

от 0,5 до 1 м3 с расходом арматуры от 35,1 до 40 кг/м3, 403-1535
82

от 0,5 до 1 м3 с расходом арматуры более 40 кг/м3, 403-1536
82

от 1 до 4 м3 с расходом арматуры от 15,1 до 20 кг/м3, 403-1537
82

от 1 до 4 м3 с расходом арматуры от 20,1 до 25 кг/м3, 403-1538
82

от 1 до 4 м3 с расходом арматуры от 25,1 до 30 кг/м3, 403-1539
82

от 1 до 4 м3 с расходом арматуры от 30,1 до 35 кг/м3, 403-1541
82

от 1 до 4 м3 с расходом арматуры от 35,1 до 40 кг/м3, 403-1542
82

от 1 до 4 м3 с расходом арматуры более 40 кг/м3, 403-1543
82

Плиты фундаментные прямоугольные плоские из бетона

В10 (М 150), объемом до 0,2 м3 с расходом арматуры до 10 кг/м3, 403-1492
81

В10 (М 150), объемом до 0,2 м3 с расходом арматуры от 10,1 до 15 кг/м3, 403-1493
81

В10 (М 150), объемом до 0,2 м3 с расходом арматуры от 15,1 до 20 кг/м3, 403-1494
81

В10 (М 150), объемом до 0,2 м3 с расходом арматуры от 20,1 до 25 кг/м3, 403-1495
81

В10 (М 150), объемом до 0,2 м3 с расходом арматуры от 25,1 до 30 кг/м3, 403-1496
81

В12,5 (М 150), объемом от 0,2 до 1 м3 с расходом арматуры до 10 кг/м3, 403-1497
81

В12,5 (М 150), объемом от 0,2 до 1 м3 с расходом арматуры от 10,1 до 15 кг/м3, 403-1498
81

В12,5 (М 150), объемом от 0,2 до 1 м3 с расходом арматуры от 15,1 до 20 кг/м3, 403-1499
81

В12,5 (М 150), объемом от 0,2 до 1 м3 с расходом арматуры от 20,1 до 25 кг/м3, 403-1502
81

В12,5 (М 150), объемом от 0,2 до 1 м3 с расходом арматуры от 25,1 до 30 кг/м3, 403-1503
81

В12,5 (М 150), объемом от 0,2 до 1 м3 с расходом арматуры от 30,1 до 35 кг/м3, 403-1504
81

В12,5 (М 150), объемом от 0,2 до 1 м3 с расходом арматуры от 35,1 до 40 кг/м3, 403-1505
81

В12,5 (М 150), объемом от 1 до 4 м3 с расходом арматуры от 10,1 до 15 кг/м3, 403-1506
81

В12,5 (М 150), объемом от 1 до 4 м3 с расходом арматуры от 15,1 до 20 кг/м3, 403-1507
81

В12,5 (М 150), объемом от 1 до 4 м3 с расходом арматуры от 20,1 до 25 кг/м3, 403-1508
81

В12,5 (М 150), объемом от 1 до 4 м3 с расходом арматуры от 25,1 до 30 кг/м3, 403-1509
81

В12,5 (М 150), объемом от 1 до 4 м3 с расходом арматуры от 30,1 до 35 кг/м3, 403-1511
81

В12,5 (М 150), объемом от 1 до 4 м3 с расходом арматуры от 35,1 до 40 кг/м3, 403-1512
82

В15 (М 200), объемом от 0,2 до 1 м3 с расходом арматуры до 10 кг/м3, 403-1513
82

В15 (М 200), объемом от 0,2 до 1 м3 с расходом арматуры от 10,1 до 15 кг/м3, 403-1514
82

В15 (М 200), объемом от 0,2 до 1 м3 с расходом арматуры от 15,1 до 20 кг/м3, 403-1515
82

В15 (М 200), объемом от 0,2 до 1 м3 с расходом арматуры от 20,1 до 25 кг/м3, 403-1516
82

В15 (М 200), объемом от 0,2 до 1 м3 с расходом арматуры от 25,1 до 30 кг/м3, 403-1517
82

В15 (М 200), объемом от 0,2 до 1 м3 с расходом арматуры от 30,1 до 35 кг/м3, 403-1518
82

В15 (М 200), объемом от 0,2 до 1 м3 с расходом арматуры от 35,1 до 40 кг/м3, 403-1519
82

В15 (М200), объемом от 0,2 до 1 м3 с расходом арматуры более 40 кг/м3, 403-1521
82

В15 (М 200), объемом от 1 до 4 м3 с расходом арматуры до 10 кг/м3, 403-1522
82

В15 (М 200), объемом от 1 до 4 м3 с расходом арматуры от 10,1 до 15 кг/м3, 403-1523
82

В15 (М 200), объемом от 1 до 4 м3 с расходом арматуры от 15,1 до 20 кг/м3, 403-1524
82

В15 (М 200), объемом от 1 до 4 м3 с расходом арматуры от 20,1 до 25 кг/м3, 403-1525
82

В15 (М 200), объемом от 1 до 4 м3 с расходом арматуры от 25,1 до 30 кг/м3, 403-1526
82

В15 (М 200), объемом от 1 до 4 м3 с расходом арматуры от 30,1 до 35 кг/м3, 403-1527
82

В15 (М 200), объемом от 1 до 4 м3 с расходом арматуры от 35,1 до 40 кг/м3, 403-1528
82

В15 (М200), объемом от 1 до 4 м3 с расходом арматуры более 40 кг/м3, 403-1529
82

Плиты фундаментные ребристые, коробчатого сечения, из бетона В15 (М200), объемом

от 1 до 4 м3 с расходом арматуры от 15,1 до 20 кг/м3, 403-1544
82

от 0,2 до 1 м3 с расходом арматуры от 15,1 до 20 кг/м3, 403-1545
82

до 0,2 м3 с расходом арматуры от 15,1 до 20 кг/м3, 403-1546
82

более 4 м3 с расходом арматуры от 15,1 до 20 кг/м3, 403-1547
82

Плиты фундаментные трапецеидальные с овальной плоскостью и круглые – плоские, из бетона

В15 (М 200), объемом от 1 до 4 м3 с расходом арматуры от 15,1 до 20 кг/м3, 403-1548
82

В15 (М 200), объемом от 4 м3 с расходом арматуры от 15,1 до 20 кг/м3, 403-1549
82

В22.5 (М 300), объемом от 0,5 до 1 м3 с расходом арматуры от 15,1 до 20 кг/м3, 403-1551
82

В22.5 (М 300), объемом от 0,5 до 1 м3 с расходом арматуры от 20,1 до 25 кг/м3, 403-1552
82

В22.5 (М 300), объемом от 0,5 до 1 м3 с расходом арматуры от 25,1 до 30 кг/м3, 403-1553
82

В22.5 (М 300), объемом от 0,5 до 1 м3 с расходом арматуры от 30,1 до 35 кг/м3, 403-1554
82

В22.5 (М 300), объемом от 0,5 до 1 м3 с расходом арматуры от 35,1 до 40 кг/м3, 403-1555
82

В22.5 (М300), объемом от 0,5 до 1 м3 с расходом арматуры более 40 кг/м3, 403-1556
83

В22.5 (М 300), объемом от 1 до 4 м3 с расходом арматуры от 15,1 до 20 кг/м3, 403-1557
83

В22.5 (М 300), объемом от 1 до 4 м3 с расходом арматуры от 20,1 до 25 кг/м3, 403-1558
83

В22.5 (М 300), объемом от 1 до 4 м3 с расходом арматуры от 25,1 до 30 кг/м3, 403-1559
83

В22.5 (М 300), объемом от 1 до 4 м3 с расходом арматуры от 30,1 до 35 кг/м3, 403-1561
83

В22.5 (М 300), объемом от 1 до 4 м3 с расходом арматуры от 35,1 до 40 кг/м3, 403-1562
83

В22.5 (М 300), объемом от 1 до 4 м3 с расходом арматуры более 40 кг/м3, 403-1563
83

Плиты, 403-9131
17

Плотные асфальтобетоны, тип Вх марка

I, 410-0085
102

II, 410-0086
102

Площадки железобетонные лестничные с бетонным полом, 403-0940
63

Плющи, высота 0,4-0,6 м, 414-0263
131

Подготовительный слой балластных корыт из бетона В25 (М350) с расходом арматуры 100 кг/м3, 403-0589
45

Поддоны санитарно-технические железобетонные, 403-2020
35

Поддоны санитарно-технические железобетонные, марка изделия ПД 12-13, 403-2022
35

Поддоны санитарно-технические из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 30 кг/м3 (серия 1.188-5 вып. 10,11), 403-0348
35

Подкладки бетонные 50х50х70, 403-0071
18

Подкладки бетонные, 403-9185
18

Подпятники железобетонные, 403-1221
63

Подушка железобетонная, марки 150, 403-9027
63

Подушки опорные из песчаного бетона на тонкомолотом вяжущем для трубопроводов М300, 403-0134
18

Полубалясины

гипсовые цилиндрические бутылочные и квадратные без орнамента, высотой до 750 мм, 415-0031
133

гипсовые цилиндрические бутылочные и квадратные без орнамента, высотой до 1000 мм, 415-0032
133

цементные цилиндрические бутылочные и квадратные без орнамента, высотой до 750 мм, 415-1031
133

цементные цилиндрические бутылочные и квадратные без орнамента, высотой до 1000 мм, 415-1032
133

Полурамы железобетонные, 403-0941
63

Полурамы из бетона В22,5 (М300) пролетом

12 м, расчетной нагрузкой (без учета собственного веса) до 250 кгс/м2, 403-0960
64

12 м, с расчетной нагрузкой 300-350 кгс/м2, 403-0961
64

12 м, с расчетной нагрузкой 400-450 кгс/м2, 403-0962
64

18 м, с расчетной нагрузкой до 250 кгс/м2, 403-0963
65

18 м, с расчетной нагрузкой 300-350 кгс/м2, 403-0964
65

18 м, с расчетной нагрузкой 400-450 кгс/м2, 403-0965
65

21 м, с расчетной нагрузкой до 250 кгс/м2, 403-0966
65

21 м, с расчетной нагрузкой 300-350 кгс/м2, 403-0967
65

21 м, с расчетной нагрузкой 400-450 кгс/м2, 403-0968
65

Полушпала железобетонная типа

Ш1 длиной 1100 мм, объем бетона 0,041 м3, расход стали 2,14 кг, 403-4007
84

Ш3 длиной 1100 мм, объем бетона 0,041 м3, расход стали 2,14 кг (ОСТ 32.152-2000), 403-4008
84

Породы карбонатные для производства минеральных порошков, применяемых в асфальтобетонных смесях, 410-0043
101

Порошок минеральный для асфальтобетонных смесей

активированный, 410-0041
101

неактивированный, 410-0042
101

из основных доменных шлаков, 410-0045
101

Поручни

гипсовые шириной до 250 мм, 415-0321
135

цементные шириной до 250 мм, 415-1321
135

Пояс силовой мягкий

МСП-530 для утяжелителей типа УБО, 403-1372
79

МСП-720 для утяжелителей типа УБО, 403-1373
79

МСП-820 для утяжелителей типа УБО, 403-1374
79

МСП-1020 для утяжелителей типа УБО, 403-1375
79

МСП-1220 для утяжелителей типа УБО, 403-1376
79

МСП-1420 для утяжелителей типа УБО, 403-1377
79

Приставки железобетонные для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи, 403-3001
63

Приставки железобетонные, 403-9062
63

Приставки железобетонные, 403-9063
63

Приставки сборные железобетонные

из бетона В25 (М 350) с расходом арматуры 240 кг/м3 (для деревянных опор воздушных линий электропередач и связи длиной до 6 м с отверстиями и без отверстий), 403-0942
63

ПТ 33-1 /бетон В25 (М350), объем 0,066 м3, расход ар-ры 14,2 кг/ (серия 3.407-57/87)/ (для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи длиной до 3,25 м с отверстиями и без отверстий), 403-2113
64

ПТ 33-2 /бетон В25 (М350), объем 0,1 м3, расход ар-ры 14,5 кг/ (серия 3.407-57/87)/ (для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи длиной до 3,25 м с отверстиями и без отверстий), 403-2114
64

ПТ 33-3 /бетон В25 (М350), объем 0,1 м3, расход ар-ры 18,6 кг/ (серия 3.407-57/87)/ (для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи длиной до 3,25 м с отверстиями и без отверстий), 403-2115
64

ПТ 33-4 /бетон В25 (М350), объем 0,1 м3, расход ар-ры 23,4 кг/ (серия 3.407-57/87)/ (для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи длиной до 3,25 м с отверстиями и без отверстий), 403-2116
64

ПТ-45 /бетон В25 (М350), объем 0,20 м3, расход ар-ры 49,10 кг/ (для деревянных опор воздушных линий электропередач и связи длиной до 6 м с отверстиями и без отверстий), 403-0943
64

ПТ 43-1 /бетон В25 (М350), объем 0,13 м3, расход ар-ры 24,1 кг/ (серия 3.407-57/87)/ (для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи длиной до 4,25 м с отверстиями и без отверстий), 403-2135
64

ПТ 43-2 /бетон В25 (М350), объем 0,13 м3, расход ар-ры 30,30 кг/ (для деревянных опор воздушных линий электропередач и связи длиной до 6 м с отверстиями и без отверстий), 403-0944
64

Прогоны для покрытий зданий промышленных и сельскохозяйственных предприятий ГОСТ 26992-86, пролетом

до 6 м из бетона В30(М400) объемом до 1,5 м3 с расходом арматуры 120 кг/м3, 403-7946
62

6 м из бетона В30(М400) объемом более 1,5 м3 с расходом арматуры 100 кг/м3, 403-7947
62

Прогоны железобетонные, 403-0927
62

Прогоны марки

ПРГ 60. 2.5-4АIII /бетон В25 (М350), объем 0,6 м3, расход ар-ры 133,60 кг/ (серия 1.225-2 вып. 12), 403-7953
62

ПРГ 60. 2.5-4АIII-1 /бетон В25 (М350), объем 0,6 м3, расход ар-ры 139,84 кг/ (серия 1.225-2 вып. 12), 403-7954
62

ПРГ 60. 2.5-4АтV /бетон В25 (М350), объем 0,6 м3, расход ар-ры 74,16 кг/ (серия 1.225-2 вып. 12), 403-7955
62

ПРГ 36. 1.4-4АIII /бетон В20 (М250), объем 0,17 м3, расход ар-ры 27,03 кг/ (серия 1.225-2 вып. 12), 403-7956
62

ПРГ 32. 1.4-4АIII /бетон В20 (М250), объем 0,15 м3, расход ар-ры 17,80 кг/ (серия 1.225-2 вып. 12), 403-7957
62

ПРГ 28. 1.3-4АIII /бетон В20 (М250), объем 0,10 м3, расход ар-ры 17,71 кг/ (серия 1.225-2 вып. 12), 403-7958
62

ПРГ 36. 1.4-4АIV /бетон В20 (М250), объем 0,17 м3, расход ар-ры 19,56 кг/ (серия 1.225-2 вып. 12), 403-7959
62

ПРГ 32. 1.4-4АIV /бетон В20 (М250), объем 0,15 м3, расход ар-ры 15,52 кг/ (серия 1.225-2 вып. 12), 403-7960
62

ПРГ 28. 1.3-4АIV /бетон В20 (М250), объем 0,10 м3, расход ар-ры 13,70 кг/ (серия 1.225-2 вып. 12), 403-7961
62

ПР 60.4.4-4Т /бетон В22,5 (М300), объем 0,82 м3, расход ар-ры 149,25 кг/ (серия 1.225.1-3), 403-6706
62

Пролетное строение длиной 11,5м плитное объемом бетона 13,50м3 с расходом стали 3395кг, бетон В35 (серия 3.501-108, инв.№557/11), 403-2057
62

Пролетное строение длиной 11,5м ребристое объемом бетона 10,00м3 с расходом стали 2802кг, бетон  В27,5 (серия 3.501-108, инв.№557/11), 403-2055
62

Пролетное строение длиной 13,5м плитное объемом бетона 18,75м3 с расходом стали 4701кг, бетон В35 (серия 3.501-108, инв.№557/11), 403-2056
62

Пролетное строение длиной 13,5м ребристое объемом бетона 13,12м3 с расходом стали 3680кг, бетон В27,5 (серия 3.501-108, инв.№557/11), 403-2054
62

Пролетное строение длиной 16,5м ребристое объемом бетона 17,65м3 с расходом стали 5360кг, бетон В27,5 (серия 3.501-108, инв.№557/11), 403-2053
62

Пролетное строение длиной 9,5м плитное объемом бетона 9,30м3 с расходом стали 2347кг, бетон В35 (серия 3.501-108, инв.№557/11), 403-2058
62

Пролетное строение преднапряженное длиной 23,6м объемом бетона 30,9м3 с расходом стали 6275кг, бетон В35 (серия 3.501-91, инв.№556/14), 403-2052
62

Проступи накладные

1 ЛН 12.3 /бетон В25 (М350), объем 0,017 м3, расход ар-ры 0,32 кг/ (серия 1.050.9-4.93), 403-1247
76

1 ЛН 13.3 /бетон В25 (М350), объем 0,019 м3, расход ар-ры 0,37 кг/ (серия 1.050.9-4.93), 403-1248
76

2 ЛН 14.3 /бетон В25 (М350), объем 0,018 м3, расход ар-ры 0,37 кг/ (серия 1.050.9-4.93), 403-1249
76

2 ЛН 14.5 /бетон В25 (М350), объем 0,026 м3, расход ар-ры 0,37 кг/ (серия 1.050.9-4.93), 403-1250
76

2 ЛН 13.3 /бетон В25 (М350), объем 0,018 м3, расход ар-ры 0,37 кг/ (серия 1.050.9-4.93), 403-1251
76

2 ЛН 13.5 /бетон В25 (М350), объем 0,025 м3, расход ар-ры 0,37 кг/ (серия 1.050.9-4.93), 403-1252
76

2 ЛН 12.3 /бетон В25 (М350), объем 0,017 м3, расход ар-ры 0,35 кг/ (серия 1.050.9-4.93), 403-1253
76

2 ЛН 12.5 /бетон В25 (М350), объем 0,024 м3, расход ар-ры 0,35 кг/ (серия 1.050.9-4.93), 403-1254
76

2 ЛН 9.5 /бетон В25 (М350), объем 0,017 м3, расход ар-ры 0,272 кг/ (серия 1.050.9-4.93), 403-1255
76

2 ЛН 9.6 /бетон В25 (М350), объем 0,020 м3, расход ар-ры 0,33 кг/ (серия 1.050.9-4.93), 403-1256
76

Проступи накладные железобетонные, 403-1245
76

Проступи накладные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки, из бетона В25 (М350) с расходом арматуры до кг/м3 ГОСТ 9818-85*, 403-1246
76

Проходные и разветвительные колодцы кабельной канализации из бетона В15 (М200) объемом

до 0,3 м3 с расходом арматуры 60 кг/м3, 403-8173
27

от 0,3 до 0,5 м3 с расходом арматуры 60 кг/м3, 403-8174
27

более 0,5 м3 с расходом арматуры 60 кг/м3, 403-8175
27

Прочие приставки трапецеидальные и прямоугольные из бетона В22,5 (М 300) с расходом арматуры 220 кг/м3 (для деревянных опор воздушных линий электропередач и связи длиной до 6 м с отверстиями и без отверстий), 403-0945
64

Птелей-вязовик, высота 1,25-1,5 м, 414-0213
131

Пузыреплодник калинолистный, высота 1,25-1,5 м, 414-0214
131

Пырей, 414-0313
132

Разделительные стенки балконов и лоджий сплошные, из бетона В 12,5 (М150) с расходом арматуры до 25 кг/м3 длиной до 3 м, 403-0410
38

Райграс, 414-0315
132

Ракитник золотой дождь, высота 1,25-1,5 м, 414-0206
131

Ракитник удлиненный, высота 1,25-1,5 м, 414-0207
131

Рамы железобетонные, 403-0946
64

Раствор асбоцементный, 402-0064
12

Раствор асбоцементный, 402-9086
12

Раствор глинистый, 402-0055
12

Раствор глинистый, 402-9003
12

Раствор готовый кладочный тяжелый цементный, 402-0061
11

Раствор готовый кладочный тяжелый цементный, 402-9071
11

Раствор готовый кладочный цементно-глиняный марки

10, 402-0021
11

25, 402-0022
11

50, 402-0023
11

75, 402-0024
11

100, 402-0025
11

150, 402-0026
11

200, 402-0027
11

Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки

10, 402-0011
11

25, 402-0012
11

50, 402-0013
11

75, 402-0014
11

100, 402-0015
11

150, 402-0016
11

200, 402-0017
11

Раствор готовый кладочный цементный марки

25, 402-0001
11

50, 402-0002
11

75, 402-0003
11

100, 402-0004
11

150, 402-0005
11

200, 402-0006
11

250, 402-0007
11

300, 402-0008
11

400, 402-0009
11

Раствор готовый кладочный, 402-9070
11

Раствор готовый отделочный легкий

цементно-известковый, 402-0088
12

известковый, 402-0089
12

Раствор готовый отделочный тяжелый,

цементный 1:3, 402-0078
12

цементный 1:2, 402-0079
12

цементный 1:1, 402-0080
12

цементно-известковый 1:1:9, 402-0081
12

цементно-известковый 1:1:8, 402-0082
12

цементно-известковый 1:1:6, 402-0083
12

цементно-известковый 1:3:12, 402-0084
12

известковый 1:3, 402-0085
12

известковый 1:2,5, 402-0086
12

известковый 1:2,0, 402-0087
12

Раствор готовый отделочный, 402-9060
12

Раствор грунтовый (шлам), 402-0056
12

Раствор грунтовый (шлам), 402-9010
12

Раствор декоративный (с каменной крошкой), 402-0052
12

Раствор декоративный (с каменной крошкой), 402-9021
12

Раствор декоративный, 402-9020
12

Раствор известково-гипсовый, 402-0051
12

Раствор кладочный Ветонит

"Jeres 140", цвет белый, 402-0265
12

"Nattas 150", цвет белый, 402-0266
12

"Olos 141", цвет серый, 402-0267
12

"Mutus 152", цвет серый, 402-0268
12

"Viipus 156", цвет серый, 402-0269
12

"Vuontis 155", цвет серый, 402-0270
12

"Menes 157", 402-0271
12

"Maares 153", 402-0272
12

"Kilpis 154", цвет желтый, 402-0273
12

"Ropis 149", цвет коричневый, 402-0274
12

"Pallas 159", цвет красный, 402-0275
12

"Ounas 144", цвет красный, 402-0276
12

Раствор клеяще-армируюший Capatect Kleber Und Spachtelmasse 190 Rapid, для теплоизоляционных плит, создания армированных слоев (Caporol, Германия), 402-0054
12

Раствор металлоцементный марки 500, 402-0062
12

Раствор металлоцементный марки 500, 402-9072
12

Раствор огнеупорный, 402-0058
12

Раствор огнеупорный, 402-9040
12

Раствор тампонажный, 402-0053
12

Раствор тампонажный, 402-9001
12

Раствор тяжелый цементный, 402-9073
13

Раствор цементно-глиняный, 402-9075
13

Раствор цементно-известковый М50, 402-9078
13

Раствор цементный М100, 402-9061
11

Раствор цементный марки 200, 402-9062
13

Раствор цементный, 402-9050
13

Ребристые и часторебристые панели и настилы, пролетом 3 метра, расчетной нагрузкой (с учетом собственной массы) -1050 кг/м2 приведенной толщиной 12 см, 403-0892
60

Ребристые и часторебристые панели и плиты перекрытия, приведенной толщиной

8 см, расчетной нагрузкой (с учетом собственной массы) – 1150 кг/м2, пролетом 3 м (ГОСТ 21506-87), 403-0888
60

10 см, расчетной нагрузкой (с учетом собственной массы) – 1150 кг/м2, пролетом 3 м (ГОСТ 21506-87), 403-0889
60

12 см, расчетной нагрузкой (с учетом собственной массы) – 1150 кг/м2, пролетом 3 м (ГОСТ 21506-87), 403-0890
60

13 см, расчетной нагрузкой (с учетом собственной массы) – 1150 кг/м2, пролетом 3 м (ГОСТ 21506-87), 403-0891
60

Решетки

гипсовые вентиляционные площадью до 0,1 м2, 415-0351
135

гипсовые вентиляционные площадью до 0,4 м2, 415-0352
135

Решетки железобетонные перекрытия каналов навозоудаления (решетчатые полы) из бетона В 30 (М400) с расходом арматуры 50 кг/м3, 403-0913
61

Решетки железобетонные перекрытия каналов навозоудаления, 403-0912
61

Решетки колосниковые для очистных сооружений, из бетона В 22,5 (М300) с расходом арматуры 60 кг/м3, 403-8253
61

Ригели двутавровые длиной более 9 м, объемом

до 1,5 м3 из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 150 кг/м3, 403-7972
65

от 1,5 до 4,0 м3 из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 150 кг/м3, 403-7973
65

более 4 м3 из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 150 кг/м3, 403-7974
65

РДП4.56-70AтV /бетон В30 (М400), объем 1,02 м3, расход ар-ры 161,46 кг/ (серия 1.020-1/87 вып.3-11), 403-8364
65

РДП4.57-70AтV /бетон В30 (М400), объем 1,04 м3, расход ар-ры 162,6 кг/ (серия 1.020-1/83 вып.3-1), 403-8363
65

РОП4.56-40 /бетон В30 (М400), объем 0,94 м3, расход ар-ры 121,93 кг/ (серия 1.020-1/87 вып.3-11), 403-8366
65

РОП4.57-45 /бетон В30 (М400), объем 0,83 м3, расход ар-ры 164,95 кг/ (серия 1.020-1/83 вып.3-1), 403-8365
65

Ригели железобетонные для перекрытий, 403-0970
65

Ригели железобетонные, 403-0969
65

Ригели многостоечных опор из бетона класса В25, W6, F300 с расходом арматуры 142,34 кг/м3, 403-2009
65

Ригели одностоечных опор из бетона класса В25, W6, F300 с расходом арматуры 153,45 кг/м3, 403-2008
65

Ригели сборные железобетонные ВЛ и ОРУ, 403-2351
65

Ригели тавровые и с полками длиной

до 6 м, объемом до 1,5 м3 из бетона В25 (М350) с расходом арматуры 150 кг/м3, 403-7962
65

до 6 м, объемом от 1,5 до 2,0 м3 из бетона В25 (М350) с расходом арматуры 150 кг/м3, 403-7963
65

до 6 м, объемом более 2 м3 из бетона В25 (М350) с расходом арматуры 150 кг/м3, 403-7964
65

от 6 до 9 м, объемом до 1,5 м3 из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 150 кг/м3, 403-7965
65

от 6 до 9 м, объемом от 1,5 до 2,0 м3 из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 150 кг/м3, 403-7966
65

от 6 до 9 м, объемом от 2 до 4 м3 из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 150 кг/м3, 403-7967
65

от 6 до 9 м, объемом более 4 м3 из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 150 кг/м3, 403-7968
65

более 9 м, объемом до 1,5 м3 из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 150 кг/м3, 403-7969
65

более 9 м, объемом от 1,5 до 2,0 м3 из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 150 кг/м3, 403-7970
65

более 9 м, объемом более 2 м3 из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 150 кг/м3, 403-7971
65

Ригели, прогоны, балки прямоугольные

длиной до 3,0 м, объемом до 0,5 м3 из бетона В20 (М250) с расходом арматуры 100 кг/м3, 403-7948
65

длиной более 3 до 6 м, объемом до 0,5 м3 из бетона В20 (М250) с расходом арматуры 100 кг/м3, 403-7949
65

длиной от 6 до 9 м, объемом до 1 м3 из бетона В25 (М350) с расходом арматуры 150 кг/м3, 403-7950
65

длиной от 6 до 9 м, объемом более 1 до 1,5 м3 из бетона В25 (М350) с расходом арматуры 150 кг/м3, 403-7951
65

объемом более 1,5 м3 из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 150 кг/м3, 403-7952
65

Роза краснолистная (шиповник), высота 1,25-1,5 м, 414-0208
132

Роза кустовая, высота 0,3-0,4 м, 414-0281
132

Роза полуштамбовая, высота 0,3-0,4 м, 414-0282
132

Роза штамбовая, высота 0,3-0,4 м, 414-0283
132

Роза, высота 1,25-1,5 м, 414-0221
132

Розетки гипсовые

кессонные круглые диаметром до 200 мм, 415-0331
135

кессонные круглые диаметром до 300 мм, 415-0332
135

потолочные круглые диаметром до 500 мм, 415-0341
135

потолочные круглые диаметром до 800 мм, 415-0342
135

Розетки цементные

кессонные круглые диаметром до 200 мм, 415-1331
135

кессонные круглые диаметром до 300 мм, 415-1332
135

потолочные круглые диаметром до 500 мм, 415-1341
135

потолочные круглые диаметром до 800 мм, 415-1342
135

Ростверки железобетонные свайные для фундаментов металлических опор контактной сети с гибкими поперечинами, 403-0948
64

Ростверки железобетонные, 403-0947
64

Ростверки железобетонные, 403-9024
64

Рябина дуболистная с кроной 2-3 года, высота 1,5-3 м, 414-0064
130

Рябина дуболистная с кроной 4-6 лет, высота 1,5-3 м, 414-0065
130

Рябина привитая, повышенный стандарт (с комом земли), высота 3,0-3,5 м, 414-0032
130

Рябина черноплодная с кроной 2-3 года, высота 1,5-3 м, 414-0095
130

Рябина черноплодная с кроной 4-6 лет, высота 1,5-3 м, 414-0096
130

Рябина, крупномерная (с комом земли 1,2х1,2 м), высота 3,5-4 м, 414-0011
130

Рябина, средний размер, высота 3,0-3,5 м, 414-0052
130

Саженцы, 414-9200
131

Саженцы, 414-9210
131

Самовыравнивающая смесь для полов Ветонит "Ваатери Файн", 402-0306
13

Самовыравнивающая смесь для полов Ветонит "Плаано Плюс", 402-0308
13

Сантехкабины

раздельные площадью пола 4,0 м2 без комплектации сантехническим и электротехническим оборудованием, без облицовки поверхности пола и установки дверных блоков, 403-0342
34

раздельные 1 СК 24л(пр)-Т, без сантехнического и электротехнического оборудования, облицовки поверхности пола и дверных блоков /бетон кабины В 12,5 (М150), днища В15 (М200), объем 1,36 м3, расход ар-ры 53,3 кг/ (серия 1.188-5 вып 10,11), 403-0343
34

раздельные 2 СК 24л(пр)-Т, без сантехнического и электротехнического оборудования, облицовки поверхности пола и дверных блоков /бетон кабины В 12,5 (М150), днища В15 (М200), объем 1,32 м3, расход ар-ры 63,0 кг/ (серия 1.188-5 вып 10,11), 403-0344
34

совмещенные 3 СК 24л(пр)-Т, без сантехнического и электротехнического оборудования, облицовки поверхности пола и дверных блоков /бетон кабины В 12,5 (М150), днища В15 (М200), объем 1,09 м3, расход ар-ры 47,2 кг/ (серия 1.188-5 вып 10,11), 403-0345
34

совмещенные площадью пола 3,5 м2 без комплектации сантехническим и электротехническим оборудованием, без облицовки поверхности пола и установки дверных блоков, 403-0346
34

Сборные конструкции, 403-9003
18

Сваи железобетонные

С 30.30-1,2,3 /бетон В15 (М200), объем 0,28 м3, расход ар-ры 14,70 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1091
67

С 40.30-1,2 /бетон В15 (М200), объем 0,37 м3, расход ар-ры 17,90 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1092
67

С 50.30-1,2,3 /бетон В15 (М200), объем 0,46 м3, расход ар-ры 21,10 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1093
67

С 50.30-4,5,6 /бетон В15 (М200), объем 0,46 м3, расход ар-ры 26,80 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1094
67

С 60.30-2,3 /бетон В15 (М200), объем 0,55 м3, расход ар-ры 24,30 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1095
67

С 60.30-5,6 /бетон В15 (М200), объем 0,55 м3, расход ар-ры 31,10 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1096
67

С 60.30-7,8 /бетон В20 (М250), объем 0,55 м3, расход ар-ры 39,10 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1097
67

С 70.30-4,5,6 /бетон В15 (М200), объем 0,64 м3, расход ар-ры 36,00 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1098
67

С 70.30-8 /бетон В20 (М250), объем 0,64 м3, расход ар-ры 45,30 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1099
67

С 70.30-9 /бетон В20 (М250), объем 0,64 м3, расход ар-ры 56,00 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1105
67

С 80.30-4,5,6 /бетон В20 (М250), объем 0,73 м3, расход ар-ры 40,40 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1106
67

С 80.30-8 /бетон В20 (М250), объем 0,73 м3, расход ар-ры 50,90 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1107
67

С 80.30-9 /бетон В20 (М250), объем 0,73 м3, расход ар-ры 63,20 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1108
67

С 80.30-10 /бетон В20 (М250), объем 0,73 м3, расход ар-ры 77,10 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1109
67

С 80.30-11 /бетон В25 (М350), объем 0,73 м3, расход ар-ры 92,50 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1110
68

С 90.30-5,6 /бетон В20 (М250), объем 0,82 м3, расход ар-ры 44,60 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1112
68

С 90.30-8 /бетон В20 (М250), объем 0,82 м3, расход ар-ры 56,50 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1113
68

С 90.30-9 /бетон В20 (М250), объем 0,82 м3, расход ар-ры 70,20 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1114
68

С 90.30-10 /бетон В20 (М250), объем 0,82 м3, расход ар-ры 85,80 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1115
68

С 90.30-11 /бетон В25 (М350), объем 0,82 м3, расход ар-ры 103,10 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1116
68

С 100.30-6 /бетон В20 (М250), объем 0,91 м3, расход ар-ры 49,70 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1117
68

С 100.30-8 /бетон В20 (М250), объем 0,91 м3, расход ар-ры 62,80 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1118
68

С 100.30-9 /бетон В20 (М250), объем 0,91 м3, расход ар-ры 78,10 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1119
68

С 100.30-10 /бетон В20 (М250), объем 0,91 м3, расход ар-ры 95,30 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1120
68

С 100.30-11 /бетон В25 (М350), объем 0,91 м3, расход ар-ры 114,50 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1122
68

С 100.30-12 /бетон В25 (М350), объем 0,91 м3, расход ар-ры 135,80 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1123
68

С 100.30-13 /бетон В25 (М350), объем 0,91 м3, расход ар-ры 171,50 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1124
68

С 110.30-8 /бетон В20 (М250), объем 1,00 м3, расход ар-ры 68,40 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1125
68

С 110.30-9 /бетон В20 (М250), объем 1,00 м3, расход ар-ры 85,10 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1126
68

С 110.30-10 /бетон В20 (М250), объем 1,00 м3, расход ар-ры 104,0 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1127
68

С 110.30-11 /бетон В25 (М350), объем 1,00 м3, расход ар-ры 125,10 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1128
68

С 110.30-12 /бетон В25 (М350), объем 1,00 м3, расход ар-ры 148,40 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1129
68

С 110.30-13 /бетон В25 (М350), объем 1,00 м3, расход ар-ры 187,60 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1130
68

С 120.30-8 /бетон В20 (М250), объем 1,09 м3, расход ар-ры 74,00 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1132
68

С 120.30-9 /бетон В20 (М250), объем 1,09 м3, расход ар-ры 92,10 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1133
68

С 120.30-10 /бетон В20 (М250), объем 1,09 м3, расход ар-ры 112,7 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1134
68

С 120.30-11 /бетон В25 (М350), объем 1,09 м3, расход ар-ры 135,70 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1135
68

С 120.30-12 /бетон В25 (М350), объем 1,09 м3, расход ар-ры 161,70 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1136
68

С 120.30-13 /бетон В25 (М350), объем 1,09 м3, расход ар-ры 203,70 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1137
68

С 120.35-8 /бетон В20 (М250), объем 1,49 м3, расход ар-ры 77,7 кг/ (серия 1.011.1-10 вып.1,2), 403-1664
68

С 120.35-9 /бетон В22,5 (М300), объем 1,49 м3, расход ар-ры 96 кг/ (серия 1.011.1-10 вып.1,2), 403-1665
68

С 120.35-12 /бетон В25 (М350), объем 1,49 м3, расход ар-ры 165,3 кг/ (серия 1.011.1-10 вып.1,2), 403-1666
68

С 70.30-4.у /бетон В20 (М250), объем 0,64 м3, расход ар-ры 36,30 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1138
68

С 70.30-5.у /бетон В20 (М250), объем 0,64 м3, расход ар-ры 36,30 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1139
68

С 70.30-6.у /бетон В20 (М250), объем 0,64 м3, расход ар-ры 36,30 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1140
68

С 70.30-8.у /бетон В20 (М250), объем 0,64 м3, расход ар-ры 45,60 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1141
68

С 70.30-9.у /бетон В20 (М250), объем 0,64 м3, расход ар-ры 56,30 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1142
69

С 80.30-4.у /бетон В25 (М350), объем 0,73 м3, расход ар-ры 40,70 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1143
69

С 80.30-5.у /бетон В25 (М350), объем 0,73 м3, расход ар-ры 40,70 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1144
69

С 80.30-6.у /бетон В25 (М350), объем 0,73 м3, расход ар-ры 40,70 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1145
69

С 80.30-8.у /бетон В25 (М350), объем 0,73 м3, расход ар-ры 51,20 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1146
69

С 80.30-9.у /бетон В25 (М350), объем 0,73 м3, расход ар-ры 63,50 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1147
69

С 80.30-10.у /бетон В25 (М350), объем 0,73 м3, расход ар-ры 77,40 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1148
69

С 80.30-11.у /бетон В25 (М350), объем 0,73 м3, расход ар-ры 92,80 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1149
69

С 90.30-5.у /бетон В25 (М350), объем 0,82 м3, расход ар-ры 44,90 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1150
69

С 90.30-6.у /бетон В25 (М350), объем 0,82 м3, расход ар-ры 44,90 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1152
69

С 90.30-8.у /бетон В25 (М350), объем 0,82 м3, расход ар-ры 56,80 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1153
69

С 90.30-9.у /бетон В25 (М350), объем 0,82 м3, расход ар-ры 70,50 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1154
69

С 90.30-10.у /бетон В25 (М350), объем 0,82 м3, расход ар-ры 86,10 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1155
69

С 90.30-11.у /бетон В25 (М350), объем 0,82 м3, расход ар-ры 103,40 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1156
69

С 100.30-6.у /бетон В25 (М350), объем 0,91 м3, расход ар-ры 50,00 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1157
69

С 100.30-8.у /бетон В25 (М350), объем 0,91 м3, расход ар-ры 63,10 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1158
69

С 100.30-9.у /бетон В25 (М350), объем 0,91 м3, расход ар-ры 78,40 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1159
69

С 100.30-10.у /бетон В25 (М350), объем 0,91 м3, расход ар-ры 95,60 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1161
69

С 100.30-11.у /бетон В25 (М350), объем 0,91 м3, расход ар-ры 114,80 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-8298
69

С 100.30-12.у /бетон В25 (М350), объем 0,91 м3, расход ар-ры 136,10 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1162
69

С 100.30-13.у /бетон В25 (М350), объем 0,91 м3, расход ар-ры 171,80 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1163
69

С 110.30-8.у /бетон В25 (М350), объем 1,00 м3, расход ар-ры 68,70 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-8301
69

С 110.30-9.у /бетон В25 (М350), объем 1,00 м3, расход ар-ры 85,40 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1164
69

С 110.30-10.у /бетон В25 (М350), объем 1,00 м3, расход ар-ры 104,30 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1165
69

С 110.30-11.у /бетон В25 (М350), объем 1,00 м3, расход ар-ры 125,40 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1166
69

С 110.30-12.у /бетон В25 (М350), объем 1,00 м3, расход ар-ры 148,7 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1167
69

С 110.30-13.у /бетон В25 (М350), объем 1,00 м3, расход ар-ры 187,90 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1168
69

С 120.30-8.у /бетон В25 (М350), объем 1,09 м3, расход ар-ры 74,30 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1169
69

С 120.30-9.у /бетон В25 (М350), объем 1,09 м3, расход ар-ры 92,40 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-8308
69

С 120.30-10.у /бетон В25 (М350), объем 1,09 м3, расход ар-ры 113,00 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-8309
69

С 120.30-11.у /бетон В25 (М350), объем 1,09 м3, расход ар-ры 136,00 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-8310
69

С 120.30-12.у /бетон В25 (М350), объем 1,09 м3, расход ар-ры 161,40 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-8311
69

С 120.30-13.у /бетон В25 (М350), объем 1,09 м3, расход ар-ры 204,00 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-8312
70

4С 40.14-8 /бетон В30 (М400), объем 2,1 м3, расход ар-ры 547,5 кг/ (серия 3.503.1-65.1), 403-8458
70

пирамидальные, 403-3005
70

полые круглого сечения, 403-3003
70

полые круглого сечения из бетона В25 (М350) с расходом арматуры 90 кг на м3 бетона (в плотном теле), 403-8314
70

полые с закрытым нижним концом, 403-9028
70

с круглой полостью, 403-3002
70

с круглой полостью с закрытым нижним концом из бетона В20 (М250) с расходом арматуры 60 кг на м3 бетона (в плотном теле), 403-8313
70

с насадкой мостовые, 403-3004
70

сплошные, 403-1170
70

сплошные, 403-9029
70

таврового сечения, 403-3006
70

Сваи железобетонные безростверковые из бетона В20 (М250) с расходом арматуры 50 кг на м3 бетона (в плотном теле), 403-8315
66

Сваи железобетонные безростверковые, 403-9133
66

Сваи железобетонные квадратного сечения сплошные из бетона

В15 (М200), с расходом арматуры 50 кг на м3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91), 403-1046
66

В15 (М200), с расходом арматуры от 50,1 до 60 кг на м3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91), 403-1047
66

В15 (М200), с расходом арматуры от 60,1 до 70 кг на м3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91), 403-1048
66

В15 (М200), с расходом арматуры от 70,1 до 80 кг на м3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91), 403-1049
66

В15 (М200), с расходом арматуры от 80,1 до 90 кг на м3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91), 403-1050
66

В15 (М200), с расходом арматуры от 90,1 до 100 кг на м3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91), 403-1051
66

В15 (М200), с расходом арматуры от 100,1 до 110 кг на м3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91), 403-1052
66

В15 (М200), с расходом арматуры от 110,1 до 120 кг на м3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91), 403-1053
66

В15 (М200), с расходом арматуры от 120,1 до 130 кг на м3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91), 403-1054
66

В15 (М200), с расходом арматуры от 130,1 до 140 кг на м3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91), 403-1055
66

В15 (М200), с расходом арматуры от 140,1 до 150 кг на м3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91), 403-1056
66

В15 (М200), с расходом арматуры от 150,1 до 160 кг на м3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91), 403-1057
66

В15 (М200), с расходом арматуры от 160,1 до 170 кг на м3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91), 403-1058
66

В15 (М200), с расходом арматуры от 170,1 до 180 кг на м3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91), 403-1059
66

В15 (М200), с расходом арматуры от 180,1 до 190 кг на м3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91), 403-8203
66

В15 (М200), с расходом арматуры от 190,1 до 200 кг на м3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91), 403-1060
66

В20 (М250), с расходом арматуры 50 кг на м3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91), 403-1061
66

В20 (М250), с расходом арматуры от 50,1 до 60 кг на м3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91), 403-1062
66

В20 (М250), с расходом арматуры от 60,1 до 70 кг на м3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91), 403-1063
66

В20 (М250), с расходом арматуры от 70,1 до 80 кг на м3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91), 403-1064
66

В20 (М250), с расходом арматуры от 80,1 до 90 кг на м3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91), 403-1065
66

В20 (М250), с расходом арматуры от 90,1 до 100 кг на м3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91), 403-1066
66

В20 (М250), с расходом арматуры от 100,1 до 110 кг на м3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91), 403-1067
66

В20 (М250), с расходом арматуры от 110,1 до 120 кг на м3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91), 403-1068
66

В20 (М250), с расходом арматуры от 120,1 до 130 кг на м3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91), 403-1069
66

В20 (М250), с расходом арматуры от 130,1 до 140 кг на м3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91), 403-1070
66

В20 (М250), с расходом арматуры от 140,1 до 150 кг на м3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91), 403-1071
66

В20 (М250), с расходом арматуры от 150,1 до 160 кг на м3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91), 403-1072
66

В20 (М250), с расходом арматуры от 160,1 до 170 кг на м3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91), 403-8217
66

В20 (М250), с расходом арматуры от 170,1 до 180 кг на м3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91), 403-8218
66

В20 (М250), с расходом арматуры от 180,1 до 190 кг на м3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91), 403-1073
67

В20 (М250), с расходом арматуры от 190,1 до 200 кг на м3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91), 403-1074
67

В25 (М350), с расходом арматуры 50 кг на м3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91), 403-1075
67

В25 (М350), с расходом арматуры от 50,1 до 60 кг на м3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91), 403-1076
67

В25 (М350), с расходом арматуры от 60,1 до 70 кг на м3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91), 403-1077
67

В25 (М350), с расходом арматуры от 70,1 до 80 кг на м3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91), 403-1078
67

В25 (М350), с расходом арматуры от 80,1 до 90 кг на м3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91), 403-1079
67

В25 (М350), с расходом арматуры от 90,1 до 100 кг на м3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91), 403-1080
67

В25 (М350), с расходом арматуры от 100,1 до 110 кг на м3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91), 403-1081
67

В25 (М350), с расходом арматуры от 110,1 до 120 кг на м3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91), 403-1082
67

В25 (М350), с расходом арматуры от 120,1 до 130 кг на м3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91), 403-1083
67

В25 (М350), с расходом арматуры от 130,1 до 140 кг на м3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91), 403-1084
67

В25 (М350), с расходом арматуры от 140,1 до 150 кг на м3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91), 403-1085
67

В25 (М350), с расходом арматуры от 150,1 до 160 кг на м3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91), 403-1086
67

В25 (М350), с расходом арматуры от 160,1 до 170 кг на м3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91), 403-1087
67

В25 (М350), с расходом арматуры от 170,1 до 180 кг на м3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91), 403-1088
67

В25 (М350), с расходом арматуры от 180,1 до 190 кг на м3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91), 403-1089
67

В25 (М350), с расходом арматуры от 190,1 до 200 кг на м3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91), 403-1090
67

Сваи железобетонные, 403-1045
65

Сваи железобетонные, 403-9132
65

Сваи железобетонные, 403-9141
66

Сваи железобетонные, 403-9143
65

Сваи мостовые длиной от 6 до 16 м сечением 35*35 из бетона класса В25, W8, 403-2502
70

Сваи мостовые длиной от 6 до 16 м сечением 40*40 из бетона класса В25, W8, 403-2503
70

Сваи трубобетонные диаметром 219 мм в стальной обечайке, 403-8319
73

Сваи-колонны железобетонные

двухконсольные для сельскохозяйственных зданий, 403-3201
73

двухконсольные для сельскохозяйственных зданий из бетона В25 (М350) с расходом арматуры 70 кг на м3 бетона (в плотном теле), 403-8318
73

из бетона В25 (М350) с расходом арматуры 90 кг/м3 (в плотном теле), 403-8317
73

Сваи-колонны железобетонные, 403-3200
73

Сваи-колонны железобетонные, 403-9129
73

Сваи-оболочки железобетонные из бетона В25 (М350) с расходом арматуры 100 кг/м3 (в плотном теле), 403-8316
73

Сваи-оболочки железобетонные, 403-3100
73

Свая мостовая длиной 10 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,24 м3, тип

Т-1, 403-2562
70

Т-2, 403-2563
70

Т-3, 403-8355
70

Т-4, 403-2564
70

Т-5, 403-8356
70

Т-6, 403-2565
71

Т-7, 403-2566
71

Т-8, 403-2567
71

Свая мостовая длиной 10 м, сечением 40х40 см, объем бетона 1,63 м3, тип

Т-1, 403-2635
72

Т-2, 403-2636
72

Т-3, 403-2637
72

Т-4, 403-2638
72

Т-5, 403-2639
72

Т-6, 403-2640
72

Т-7, 403-2641
72

Т-8, 403-2642
72

Свая мостовая длиной 11 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,37 м3, тип

Т-1, 403-2568
71

Т-2, 403-2569
71

Т-3, 403-2570
71

Т-4, 403-8357
71

Т-5, 403-8358
71

Т-6, 403-2571
71

Т-7, 403-2572
71

Т-8, 403-2573
71

Свая мостовая длиной 11 м, сечением 40х40 см, объем бетона 1,79 м3, тип

Т-1, 403-2643
72

Т-2, 403-2644
72

Т-3, 403-2645
72

Т-4, 403-2646
72

Т-5, 403-2647
72

Т-6, 403-2648
72

Т-7, 403-2649
72

Т-8, 403-2650
72

Свая мостовая длиной 12 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,49 м3, тип

Т-1, 403-2574
71

Т-2, 403-2575
71

Т-3, 403-8359
71

Т-4, 403-2576
71

Т-5, 403-8360
71

Т-6, 403-2577
71

Т-7, 403-8361
71

Т-8, 403-2578
71

Свая мостовая длиной 12 м, сечением 40х40 см, объем бетона 1,95 м3, тип

Т-1, 403-2651
72

Т-2, 403-2652
72

Т-3, 403-2653
72

Т-4, 403-2654
72

Т-5, 403-2655
72

Т-6, 403-2656
72

Т-7, 403-2657
72

Т-8, 403-2658
72

Свая мостовая длиной 13 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,61 м3, тип

Т-1, 403-2579
71

Т-2, 403-2580
71

Т-3, 403-2581
71

Т-4, 403-2582
71

Т-5, 403-2583
71

Т-6, 403-2584
71

Т-7, 403-2585
71

Т-8, 403-2586
71

Свая мостовая длиной 13 м, сечением 40х40 см, объем бетона 2,12 м3, тип

Т-1, 403-2659
72

Т-2, 403-2660
72

Т-3, 403-2661
72

Т-4, 403-2662
72

Т-5, 403-2663
72

Т-6, 403-2664
72

Т-7, 403-2665
72

Т-8, 403-2666
72

Свая мостовая длиной 13,7 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,704 м3, тип

Т-1, 403-2587
71

Т-2, 403-2588
71

Т-3, 403-2589
71

Т-4, 403-2590
71

Т-5, 403-2591
71

Т-6, 403-2592
71

Т-7, 403-2593
71

Т-8, 403-2594
71

Свая мостовая длиной 14 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,73 м3, тип

Т-1, 403-2595
71

Т-2, 403-2596
71

Т-3, 403-2597
71

Т-4, 403-2598
71

Т-5, 403-8362
71

Т-6, 403-2599
71

Т-7, 403-2600
71

Т-8, 403-2601
71

Свая мостовая длиной 14 м, сечением 40х40 см, объем бетона 2,28 м3, тип

Т-1, 403-2667
72

Т-2, 403-2668
73

Т-3, 403-2669
73

Т-4, 403-2670
73

Т-5, 403-2671
73

Т-6, 403-2672
73

Т-7, 403-2673
73

Т-8, 403-2674
73

Свая мостовая длиной 15 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,86 м3, тип

Т-1, 403-2602
71

Т-2, 403-2603
71

Т-3, 403-2604
71

Т-4, 403-2605
71

Т-5, 403-2606
71

Т-6, 403-2607
71

Т-7, 403-2608
71

Т-8, 403-2609
71

Свая мостовая длиной 15 м, сечением 40х40 см, объем бетона 2,44 м3, тип

Т-1, 403-2675
73

Т-2, 403-2676
73

Т-3, 403-2677
73

Т-4, 403-2678
73

Т-5, 403-2679
73

Т-6, 403-2680
73

Т-7, 403-2681
73

Т-8, 403-2682
73

Свая мостовая длиной 16 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,98 м3, тип

Т-1, 403-2610
71

Т-2, 403-2611
71

Т-3, 403-2612
71

Т-4, 403-2613
72

Т-5, 403-2614
72

Т-6, 403-2615
72

Т-7, 403-2616
72

Т-8, 403-2617
72

Свая мостовая длиной 16 м, сечением 40х40 см, объем бетона 2,6 м3, тип

Т-1, 403-2683
73

Т-2, 403-2684
73

Т-3, 403-2685
73

Т-4, 403-2686
73

Т-5, 403-2687
73

Т-6, 403-2688
73

Т-7, 403-2689
73

Т-8, 403-2690
73

Свая мостовая длиной 6 м, сечением 35х35 см, объем бетона 0,76 м3, тип

Т-1, 403-2532
70

Т-2, 403-2533
70

Т-3, 403-2534
70

Т-4, 403-2535
70

Т-5, 403-2536
70

Т-6, 403-2537
70

Т-7, 403-2538
70

Т-8, 403-2539
70

Свая мостовая длиной 7 м, сечением 35х35 см, объем бетона 0,88 м3, тип

Т-1, 403-2540
70

Т-2, 403-2541
70

Т-3, 403-2542
70

Т-4, 403-2543
70

Т-5, 403-2544
70

Т-6, 403-2545
70

Т-7, 403-2546
70

Т-8, 403-2547
70

Свая мостовая длиной 8 м, сечением 35х35см, объем бетона 1,0 м3, тип

Т-1, 403-2548
70

Т-2, 403-2549
70

Т-3, 403-2550
70

Т-4, 403-2551
70

Т-5, 403-2552
70

Т-6, 403-2553
70

Т-7, 403-2554
70

Т-8, 403-2555
70

Свая мостовая длиной 8 м, сечением 40х40 см, объем бетона 1,31 м3, тип

Т-1, 403-2618
72

Т-2, 403-2619
72

Т-3, 403-2620
72

Т-4, 403-2621
72

Т-5, 403-2622
72

Т-6, 403-2623
72

Т-7, 403-2624
72

Т-8, 403-2625
72

Свая мостовая длиной 9 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,12 м3, тип

Т-1, 403-2556
70

Т-2, 403-2557
70

Т-3, 403-2558
70

Т-4, 403-8353
70

Т-5, 403-8354
70

Т-6, 403-2559
70

Т-7, 403-2560
70

Т-8, 403-2561
70

Свая мостовая длиной 9 м, сечением 40х40 см, объем бетона 1,47 м3, тип

Т-1, 403-2627
72

Т-2, 403-2628
72

Т-3, 403-2629
72

Т-4, 403-2630
72

Т-5, 403-2631
72

Т-6, 403-2632
72

Т-7, 403-2633
72

Т-8, 403-2634
72

Свидина южная (дерен), высота 1,25-1,5 м, 414-0215
131

Своды каналов теплотрасс железобетонные, 403-0949
64

Секция железобетонная быстромонтируемых зданий, 403-0349
35

Семена

хвойных пород, 414-9270
131

Кипариса, 414-0012
131

лиственницы сибирской, 414-0013
131

можжевельника, 414-0014
131

пихты сибирской, 414-0015
131

сосны, 414-0016
131

туи западной, 414-0017
131

Семена газонных трав (смесь), 414-0137
132

Семена газонных трав, 414-9230
132

Семена многолетних трав, 414-9240
132

Семена песчаного овса, 414-0138
132

Семена трав, 414-9260
132

Семена, 414-9220
132

Сеянцы, 414-9280
132

Сжатый воздух, 411-0031
103

Сжатый воздух, 411-0032
103

Сирень выгоночная, высота 0,3-0,4 м, 414-0288
132

Сирень кустовая, высота 0,3-0,4 м, 414-0284
132

Сирень полуштамбовая, высота 0,3-0,4 м, 414-0286
132

Сирень привитая улучшенная, высота 0,3-0,4 м, 414-0285
132

Сирень штамбовая, высота 0,3-0,4 м, 414-0287
132

Скальная порода, 407-9290
93

Складки сборные железобетонные, 403-2401
64

Скумпия, высота 1,25-1,5 м, 414-0216
131

Слива колючая, высота 1,25-1,5 м, 414-0223
131

Слива уссурийская, высота 1,25-1,5 м, 414-0222
131

Слой подготовительный балластных корыт, 403-1400
18

Смеси асфальтобетонные (горячие) крупнозернистые для плотного асфальтобетона, тип

I, 410-0083
102

II, 410-0084
102

Смеси асфальтобетонные дорожные мелкозернистые и среднезернистые щебеночные типа Б марки 1, 410-1018
102

Смеси асфальтобетонные дорожные мелкозернистые и среднезернистые щебеночные типа Б марки 1, 410-9031
102

Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (холодные), марка

I Бх, 410-0031
102

I Вх, 410-0032
102

I Гх, 410-0033
102

II Бх, 410-0034
102

II Вх, 410-0035
102

II Дх, 410-0036
102

Смеси асфальтобетонные с применением щебня «ДОРСИЛ»

мозаичная фактура, 410-0081
102

ковровая фактура, 410-0082
102

Смеси бетонные сухие тяжелые специализированные рецепт

№ 21, класс В15, наибольшая крупность заполнителя до 20 мм, 401-1001
11

№ 22, класс В25, наибольшая крупность заполнителя до 20 мм, 401-1002
11

№ 23, класс В15, наибольшая крупность заполнителя до 10 мм, 401-1003
11

№ 24, класс В25, наибольшая крупность заполнителя до 10 мм, 401-1004
11

№ 25, класс В15, наибольшая крупность заполнителя до 3 мм, 401-1005
11

№ 26, класс В25, наибольшая крупность заполнителя до 3 мм, 401-1006
11

№ 27, класс В25, наибольшая крупность заполнителя до 3 мм, морозостойкие, 401-1007
11

Смеси сухие для наливных полов, марка

«Ветонит» 1000, 402-3673
13

«Ветонит» 3000, 402-3674
13

«Ветонит» 3300, 402-0193
13

«Ветонит» 4000, универсальный выравниватель, 402-3675
13

«Ветонит» 5000, 402-0194
13

«Ветонит» 6000, 402-3676
13

Смеси сухие известково-карбонатные штукатурные, 402-0018
13

Смеси сухие известково-песчаные растворные, марка 4, 402-0091
13

Смеси сухие растворные типа «Ветонит», 402-954
13

Смеси терразитовые штукатурные, 402-0092
13

Смеси цветные пластобетонные для дорожного строительства песчаные, 410-0104
102

Смеси штукатурные, марка Capatect Fassadenputz K 15, на основе орг. вяжущего, затирочная (Caporol, Германия), 402-0029
13

Смесь асфальтобетонная литая на габброидных минеральных материалах, 410-1019
101

Смесь асфальтобетонная, 410-9010
102

Смесь битумно-грунтовая с содержанием песчаного, супесчаного грунта до 80%, 407-0007
93

Смесь битумно-грунтовая с содержанием щебёночных, гравийно-песчаных, щебеночно-песчаных смесей до 80%, 407-0008
93

Смесь битумно-грунтовая, 407-9020
93

Смесь грунтоцементная для песчаных, супесчаных грунтов, 407-0029
93

Смесь грунтоцементная для песчаных, супесчаных грунтов, 407-9062
93

Смесь керамзитобетонная сухая, наибольшая крупность заполнителя до 10 мм, 401-1011
11

Смесь обогащенная песчано-гравийно-щебеночная с содержанием песка не более 92%, гравия и щебня из гравия - не менее 8%, 408-0384
97

Смесь пескоцементная (цемент М 400), 407-0028
93

Смесь пескоцементная с содержанием цемента до 67 %, 407-0027
93

Смесь пескоцементная, 407-9040
93

Смесь песчаная для строительных работ (песок природный - 50%, песок обогащенный - 50%), 408-0127
96

Смесь песчаная для строительных работ (песок природный - 50%, песок обогащенный - 50%), 408-9027
96

Смесь песчано-гравийная несортированная речная, 408-0206
97

Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия

15-25 %, 408-0201
97

25-35 %, 408-0202
97

35-50%, 408-0203
97

50-65 %, 408-0204
97

65-75 %, 408-0205
97

Смесь песчано-гравийная природная, 408-0200
97

Смесь песчано-гравийная, 408-9282
97

Смесь силикатно-штукатурная, 402-0019
13

Смесь сухая

для заделки швов, 402-9111
13

растворная для ручной работы, 402-0070
13

растворная, 402-9110
13

разных цветов для заделки швов водостойкая, 402-0071
13

«Кальмафлекс» для повышения водонепроницаемости, морозостойкости и защиты от коррозии поверхностей бетонных и железобетонных конструкций, уплотнения, герметизации и тампонирования стыков, швов, мест протечек, плотность смеси -1850 кг/м3, 402-8001
13

«КНАУФ-МП75», 402-2415
13

гидроизоляционная проникающая капиллярная марка "Пенетрон", 402-0195
13

для гидроизоляции швов, стыков, трещин марка "Пенекрит", 402-0196
13

водоостанавливающая мгновенного твердения марка "Пенеплаг", 402-0197
13

водоостанавливающая быстрого твердения марка "Ватерплаг", 402-0198
13

ремонтная марка "Скрепа М 500", 402-0199
13

ремонтная инъекционная марка "Скрепа М 600", 402-0200
13

Смесь сухая строительная  серия ТФ-2, марка

ТФ-2, 402-0220
14

РС1, 402-0221
14

РС-3, 402-0222
14

РС-4, 402-0223
14

НБМ, 402-0224
14

НБС, 402-0225
14

Смесь торфо-песчанная (70% торфа, 30% песка), 407-0025
94

Смесь цементно-грунтовая с содержанием песчаного, супесчаного грунта до 95%, 407-0009
93

Смесь цементно-грунтовая с содержанием щебеночных, гравийно-песчаных, щебеночно-песчаных смесей до 95%, 407-0010
93

Смесь цементо-грунтовая, 407-9030
93

Смесь шпатлевочная, марка «Глимс Magnum», 402-0031
13

Смесь шпатлевочная, марка «Глимс Styro прайм», 402-0030
13

Смесь штукатурная «Гольдбанд», КНАУФ, 402-0020
13

Смесь штукатурная «Ротбанд», КНАУФ, 402-0077
13

Смесь штукатурная М 75, КНАУФ, 402-0028
13

Смородина, высота 1,25-1,5 м, 414-0217
131

Снежноягодник кистевой, высота 1,25-1,5 м, 414-0225
131

Солома песчаного овса, 414-0478
132

Солома прессованная, 414-0477
132

Солома рассыпная, 414-0476
132

Солома, 414-9300
132

Сосна обыкновенная, высота 0,4-0,8 м, 414-0104
130

Сосна обыкновенная, высота 0,8-1,2 м, 414-0114
130

Сосна обыкновенная, высота 1,2-1,8 м, 414-0124
130

Состав уплотнительный, марка УС-65, 410-0102
101

Спирея (разные виды), высота 1,25-1,5 м, 414-0226
131

Спирея, 414-0249
131

Сплошные плоские панели, плиты, настилы, пролетом 3 метра, расчетной нагрузкой (с учетом собственной массы) -1150 кг/м2, толщиной

10 см, 403-0893
60

12 см, 403-0894
60

14 см, 403-0895
60

16 см, 403-0896
60

Стаканы железобетонные для крепления

дефлекторов и зонтов, 403-0951
64

дефлекторов и зонтов из бетона В15 (М200) объемом до 0,1 м3, 403-0952
64

дефлекторов и зонтов из бетона В15 (М200) объемом более 0,1 м3, 403-0953
64

Стаканы железобетонные, 403-0950
64

Стеновые панели из легкого бетона, массой 1200 кг/м3, плоские толщиной

19-21 см, с расходом стали до 7 кг/м2, 403-0411
38

19-21 см, с расходом стали до 7,1 до 10,00 кг/м2, 403-0412
38

19-21 см, с расходом стали до 10,01 до 13,00 кг/м2, 403-0419
38

19-21 см, с расходом стали до 13,01 до 20,00 кг/м2, 403-0420
38

23-25 см, с расходом стали до 7 кг/м2, 403-0421
38

23-25 см, с расходом стали до 7,1 до 10,00 кг/м2, 403-0422
38

23-25 см, с расходом стали до 10,01 до 13,00 кг/м2, 403-0423
38

23-25 см, с расходом стали до 13,01 до 20,00 кг/м2, 403-0424
38

29-31 см, с расходом стали до 7 кг/м2, 403-0425
38

29-31 см, с расходом стали до 7,1 до 10,00 кг/м2, 403-0426
38

29-31 см, с расходом стали до 10,01 до 13,00 кг/м2, 403-0427
38

29-31 см, с расходом стали до 13,01 до 20,00 кг/м2, 403-0428
38

39-41 см, с расходом стали до 7 кг/м2, 403-0429
38

39-41 см, с расходом стали до 7,1 до 10,00 кг/м2, 403-0430
38

39-41 см, с расходом стали до 10,01 до 13,00 кг/м2, 403-0431
38

39-41 см, с расходом стали до 13,01 до 20,00 кг/м2, 403-0432
38

42-50 см, с расходом стали до 7 кг/м2, 403-0433
38

42-50 см, с расходом стали до 7,1 до 10,00 кг/м2, 403-0434
38

42-50 см, с расходом стали до 10,01 до 13,00 кг/м2, 403-0435
38

42-50 см, с расходом стали до 13,01 до 20,00 кг/м2, 403-0436
38

Стеновые панели однослойные для каркасных общественных зданий, производственных зданий из легкого бетона, массой 1000 кг/м3, 403-0437
38

Стеновые панели однослойные для каркасных общественных зданий, производственных зданий из легкого бетона, массой 1100 кг/м3, 403-0438
38

Стеновые элементы железобетонные для полносборных производственных сельскохозяйственных зданий, 403-4000
35

Стойка железобетонная

СЦс-0,65-8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,198 м3, расход ар-ры 40,49 кг/ (серия 3.320-1), 403-1172
73

СЦс-0,8-10 /бетон В22,5 (М300), объем 0,271 м3, расход ар-ры 49,33 кг/ (серия 3.320-1), 403-1173
73

СЦс-1,2-10 /бетон В30 (М400), объем 0,296 м3, расход ар-ры 78,53 кг/ (серия 3.320-1), 403-1174
73

СНЦс-2,8-10 /бетон В40 (М550), объем 0,291 м3, расход ар-ры 113,47 кг/ (серия 3.320-1), 403-1175
73

СНЦс-3,4-11,5 /бетон В30 (М400), объем 0,488 м3, расход ар-ры 185,89 кг/ (серия 3.320-1), 403-1176
73

СНЦс-5,1-11,5 /бетон В40 (М550), объем 0,476 м3, расход ар-ры 277,2 кг/ (серия 3.320-1), 403-1177
73

СНЦс-7,7-12 /бетон В30 (М400), объем 0,77 м3, расход ар-ры 290,27 кг/ (серия 3.320-1), 403-1178
73

СНЦс-10-12 /бетон В40 (М400), объем 0,764 м3, расход ар-ры 332,85 кг/ (серия 3.320-1), 403-1179
73

вибрированная для опор, 403-1180
73

вибрированная для опор линий электропередач из бетона В25 (М350) с расходом арматуры 104 кг/м3, 403-1181
73

вибрированная для опор наружного освещения и контактной сети городского электрофицированного транспорта из бетона В27,5 (М 350) с расходом арматуры 150 кг/м3 (серия 3.407.1-143; 3.407.1-136), 403-1182
73

вибрированная ОРУ, 403-2371
74

вибрированная опор наружного освещения и контактной сети городского электрифицированного транспорта, 403-2071
74

для открытых распределительных устройств, 403-9039
74

под оборудование подстанций, марка УСО-1А /бетон В15 (М200), объем 0,32м3, расход арматуры 66,53 кг/ (серия 3.407-102 вып.1), 403-5301
74

под оборудование подстанций, марка УСО-2А /бетон В15 (М200), объем 0,27м3, расход арматуры 49,48 кг/ (серия 3.407-102 вып.1), 403-5302
74

под оборудование подстанций, марка УСО-4А /бетон В15 (М200), объем 0,19м3, расход арматуры 36,73 кг/ (серия 3.407-102 вып.1), 403-5304
74

под оборудование подстанций, марка УСО-5А /бетон В15 (М200), объем 0,14м3, расход арматуры 29,29 кг/ (серия 3.407-102 вып.1), 403-5305
74

коническая для опор контактной сети железных дорог, 403-1183
74

коническая опор высоковольтных сигнальных линий автоблокировки железных дорог, 403-2051
74

сборная, 403-9031
74

сборная под электрооборудование, 403-2431
74

центрифугированная ВЛ и ОРУ, 403-2381
74

центрифугированная коническая воздушных линий связи, 403-1184
74

центрифугированная для опор высоковольтных линий электропередачи, 403-1185
74

Стойка железобетонная, 403-1171
73

Стойка железобетонная, 403-9073
73

Стойка опоры

СВ 95-1 /бетон В25 (М350), объем 0,30 м3, расход ар-ры 28,7 кг/ (серия 3.407.1-143; 3.407.1-136), 403-1186
74

СВ 95-2 /бетон В25 (М350), объем 0,30 м3, расход ар-ры 28,7 кг/ (серия 3.407.1-143; 3.407.1-136), 403-1187
74

СВ 95-1-а /бетон В25 (М350), объем 0,30 м3, расход ар-ры 31,3 кг/ (серия 3.407.1-143; 3.407.1-136), 403-1188
74

СВ 95-2-а /бетон В25 (М350), объем 0,30 м3, расход ар-ры 31,3 кг/ (серия 3.407.1-143; 3.407.1-136), 403-1189
74

СВ 95-2 /бетон В25 (М350), объем 0,30 м3, расход ар-ры 82,58 кг/ (серия 3.407.1-143 вып.7), 403-2118
74

СВ 105 /бетон В30 (М400), объем 0,47 м3, расход ар-ры 58,8 кг/ (серия 3.407.1-143; 3.407.1-136), 403-1190
74

СВ 105 /бетон В30 (М400), объем 0,47 м3, расход ар-ры 74,8 кг/ (серия 3.407.1-143; 3.407.1-136), 403-1191
74

СВ 105 /бетон В30 (М400), объем 0,47 м3, расход ар-ры 51,2 кг/ (серия 3.407.1-143; 3.407.1-136), 403-1192
74

СВ 110-3,5 /бетон В30 (М400), объем 0,45 м3, расход ар-ры 60,8 кг/ (серия 3.407.1-143; 3.407.1-136), 403-1193
74

СВ 110-3,5 /бетон В30 (М400), объем 0,45 м3, расход ар-ры 66,8 кг/ (серия 3.407.1-143 вып.7), 403-2127
74

СНВ 7-13 /бетон В30 (М400), объем 0,75 м3, расход ар-ры 109,5 кг/ (серия 3.407.1-143; 3.407.1-136), 403-1194
74

СНВ 164-12 /бетон В25 (М350), объем 1,42 м3, расход ар-ры 173,1 кг/ (серия 3.407.1-143; 3.407.1-136), 403-1195
74

Стойка опоры железобетонная, 403-9075
74

Стойка центрифугированная

для опор высоковольтных линий электропередач, цилиндрические, длиной до 26 м, бетон В 30 (М500) с расходом арматуры 200 кг/м3, 403-1196
74

для опор линий электропередач из бетона В25 (М350) с расходом арматуры 120 кг/м3, 403-1197
74

для опор линий электропередач из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 250 кг/м3, 403-1198
74

коническая воздушных линий связи из бетона В25 (М350) с расходом арматуры 100 кг/м3 (серия 3.407.1-143; 3.407.1-136), 403-1199
74

коническая для опор высоковольтных линий электропередач длиной до 26 м, бетон В40 (М550) с расходом арматуры 200 кг/м3, 403-1202
74

коническая для опор высоковольтных сигнальных линий автоблокировки железных дорог ГОСТ 22131-76 из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 250 кг/м3 (серия 3.407.1-143; 3.407.1-136), 403-1203
74

коническая для опор контактной сети железных дорог ГОСТ 19330-99, из бетона В27,5 (М350) с расходом арматуры 150 кг/м3 (серия 3.407.1-143; 3.407.1-136), 403-1204
74

коническая СК 26.1-1.1 /бетон В40 (М550), объем 2,5 м3, расход ар-ры 571,1 кг/ (ГОСТ 22687.1-85*), 403-1205
75

коническая СК 26.1-1.2 /бетон В40 (М550), объем 2,5 м3, расход ар-ры 506,5 кг/ (ГОСТ 22687.1-85*), 403-1206
75

коническая СК 26.1-1.5 /бетон В40 (М550), объем 2,5 м3, расход ар-ры 500,4 кг/ (ГОСТ 22687.1-85*), 403-1207
75

коническая СК 26.1-1.4 /бетон В40 (М550), объем 2,5 м3, расход ар-ры 502,3 кг/ (ГОСТ 22687.1-85*), 403-1208
75

коническая СК 26.1-1.3 /бетон В40 (М550), объем 2,5 м3, расход ар-ры 483,2 кг/ (ГОСТ 22687.1-85*), 403-1209
75

коническая СК 26.2.1-2.1 /бетон В40 (М550), объем 2,5 м3, расход ар-ры 598,9 кг/ (ГОСТ 22687.1-85*), 403-1210
75

Столбики для ограждения культурных пастбищ прямоугольные и трапецеидальные из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 20 кг/м3, 403-1211
75

Столбики железобетонные для ограждения пастбищ, 403-1212
75

Столбики сигнальные железобетонные СС-1, 403-1213
75

Столбики сигнальные железобетонные СТ-1, СТ-2, 403-1642
75

Столбики сигнальные железобетонные, 403-9204
75

Столбы бетонные, 403-9120
75

Столбы железобетонные, 403-9032
75

Столбы оград

С1А /бетон В15 (М200), объем 0,032 м3, расход ар-ры 11,48 кг/ (серия 3.017-1 вып.1), 403-1643
75

С2А /бетон В15 (М200), объем 0,027 м3, расход ар-ры 7 кг/ (серия 3.017-1 вып.1), 403-1644
75

С3Б /бетон В15 (М200), объем 0,05 м3, расход ар-ры 6,8 кг/ (серия 3.017-1 вып.1), 403-1645
75

С3Ба /бетон В15 (М200), объем 0,05 м3, расход ар-ры 8,2 кг/ (серия 3.017-1 вып.1), 403-1646
75

1С 18а /бетон В15 (М200), объем 0,04 м3, расход ар-ры 7,6 кг/ (серия 3.017-3), 403-1215
75

1С 18б /бетон В15 (М200), объем 0,04 м3, расход ар-ры 6,9 кг/ (серия 3.017-3), 403-1216
75

1С 18в /бетон В15 (М200), объем 0,04 м3, расход ар-ры 13,5 кг/ (серия 3.017-3), 403-1217
75

2С 24а /бетон В15 (М200), объем 0,05 м3, расход ар-ры 10,2 кг/ (серия 3.017-3), 403-1218
75

2С 24б /бетон В15 (М200), объем 0,05 м3, расход ар-ры 9,0 кг/ (серия 3.017-3), 403-1219
75

2С 24в /бетон В15 (М200), объем 0,05 м3, расход ар-ры 8,2 кг/ (серия 3.017-3), 403-1220
75

2С 24г /бетон В15 (М200), объем 0,05 м3, расход ар-ры 17 кг/ (серия 3.017-3), 403-1222
75

2С 24д /бетон В15 (М200), объем 0,05 м3, расход ар-ры 9,5 кг/ (серия 3.017-3), 403-1223
75

2С 24е /бетон В15 (М200), объем 0,05 м3, расход ар-ры 8,8 кг/ (серия 3.017-3), 403-1224
75

2С 24ж /бетон В15 (М200), объем 0,05 м3, расход ар-ры 15,4 кг/ (серия 3.017-3), 403-1225
75

2С 24и /бетон В15 (М200), объем 0,05 м3, расход ар-ры 11,9 кг/ (серия 3.017-3), 403-1226
75

2С 24к /бетон В15 (М200), объем 0,05 м3, расход ар-ры 11,3 кг/ (серия 3.017-3), 403-1227
75

2С 24л /бетон В15 (М200), объем 0,05 м3, расход ар-ры 10 кг/ (серия 3.017-3), 403-1228
75

3С 24а /бетон В15 (М200), объем 0,06 м3, расход ар-ры 12,4 кг/ (серия 3.017-3), 403-1229
75

3С 24б /бетон В15 (М200), объем 0,06 м3, расход ар-ры 10,9 кг/ (серия 3.017-3), 403-1230
75

3С 24в /бетон В15 (М200), объем 0,06 м3, расход ар-ры 9,7 кг/ (серия 3.017-3), 403-1231
75

3С 24г /бетон В15 (М200), объем 0,06 м3, расход ар-ры 15,3 кг/ (серия 3.017-3), 403-1232
76

3С 24д /бетон В15 (М200), объем 0,06 м3, расход ар-ры 12,9 кг/ (серия 3.017-3), 403-1233
76

3С 24е /бетон В15 (М200), объем 0,06 м3, расход ар-ры 11,9 кг/ (серия 3.017-3), 403-1234
76

3С 24ж /бетон В15 (М200), объем 0,06 м3, расход ар-ры 10,3 кг/ (серия 3.017-3), 403-1235
76

3С 24и /бетон В 15 (М200), объем 0,06 м3, расход ар-ры 12 кг/ (серия 3.017-3), 403-1236
76

3С 24к /бетон В15 (М200), объем 0,06 м3, расход ар-ры 19,1 кг/ (серия 3.017-3), 403-1237
76

3С 24л /бетон В15 (М200), объем 0,06 м3, расход ар-ры 11 кг/ (серия 3.017-3), 403-1238
76

3С 24м /бетон В15 (М200), объем 0,06 м3, расход ар-ры 14,1 кг/ (серия 3.017-3), 403-1239
76

3С 24н /бетон В15 (М200), объем 0,06 м3, расход ар-ры 16,9 кг/ (серия 3.017-3), 403-1240
76

3С 24п /бетон В15 (М200), объем 0,06 м3, расход ар-ры 12,8 кг/ (серия 3.017-3), 403-1242
76

3С 24р /бетон В15 (М200), объем 0,06 м3, расход ар-ры 11,5 кг/ (серия 3.017-3), 403-1243
76

3С 24с /бетон В15 (М200), объем 0,06 м3, расход ар-ры 13,4 кг/ (серия 3.017-3), 403-1244
76

Столбы прямоугольного сечения длиной до 3 м, из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 200 кг/м3, 403-1214
75

Ступени бетонные, 403-0070
18

Ступени бетонные, 403-9181
18

Ступени гранитные цельные толщиной 150 мм, 412-0014
128

Ступени железобетонные лестничные, 403-1257
76

Ступени железобетонные, 403-9041
76

Ступени железобетонные, 403-9043
76

Ступени лестничные

ЛС 9.17 /бетон В15 (М200), объем 0,04 м3, расход ар-ры 0,6 кг/ (ГОСТ 8717.0-84*), 403-2220
77

ЛС 11 /бетон В15 (М200), объем 0,046 м3, расход ар-ры 0,65 кг/ (ГОСТ 8717.0-84*), 403-2221
77

ЛС 11-1 /бетон В15 (М200), объем 0,046 м3, расход ар-ры 1,02 кг/ (ГОСТ 8717.0-84*), 403-1276
77

ЛС 12 /бетон В15 (М200), объем 0,053 м3, расход ар-ры 0,69 кг/ (ГОСТ 8717.0-84*), 403-2222
77

ЛС 12.17 /бетон В15 (М200), объем 0,053 м3, расход ар-ры 0,69 кг/ (ГОСТ 8717.0-84*), 403-2223
77

ЛС 12-1 /бетон В15 (М200), объем 0,053 м3, расход ар-ры 1,06 кг/ (ГОСТ 8717.0-84*), 403-1277
77

ЛС 14 /бетон В15 (М200), объем 0,06 м3, расход ар-ры 0,75 кг/ (ГОСТ 8717.0-84*), 403-2224
77

ЛС 14-1 /бетон В15 (М200), объем 0,060 м3, расход ар-ры 1,54 кг/ (ГОСТ 8717.0-84*), 403-1278
77

ЛС 15 /бетон В15 (М200), объем 0,066 м3, расход ар-ры 0,8 кг/ (ГОСТ 8717.0-84*), 403-2225
77

ЛС 15-1 /бетон В15 (М200), объем 0,066 м3, расход ар-ры 1,59 кг/ (серия 1.050.9-4.93), 403-1261
77

ЛС 17 /бетон В15 (М200), объем 0,072 м3, расход ар-ры 0,86 кг/ (ГОСТ 8717.0-84*), 403-2226
77

ЛС 17-1 /бетон В15 (М200), объем 0,072 м3, расход ар-ры 1,65 кг/ (серия 1.050.9-4.93), 403-1264
77

ЛС18 /бетон В15 (М200), объем 0,078 м3, расход ар-ры 0,61 кг/ (серия 1.055.1-1), 403-2227
77

ЛСВ 15 /бетон В15 (М200), объем 0,050 м3, расход ар-ры 0,94 кг/ (серия 1.050.9-4.93), 403-1265
77

ЛСВ 17 /бетон В15 (М200), объем 0,055 м3, расход ар-ры 1,00 кг/ (серия 1.050.9-4.93), 403-1266
77

ЛСВ 15-1 /бетон В15 (М200), объем 0,044 м3, расход ар-ры 0,92 кг/ (серия 1.050.9-4.93), 403-1267
77

ЛСВ 17-1 /бетон В15 (М200), объем 0,049 м3, расход ар-ры 0,96 кг/ (серия 1.050.9-4.93), 403-1268
77

ЛСН 15 /бетон В15 (М200), объем 0,034 м3, расход ар-ры 0,96 кг/ (серия 1.050.9-4.93), 403-1269
77

ЛСН 17 /бетон В15 (М200), объем 0,038 м3, расход ар-ры 1,02 кг/ (серия 1.050.9-4.93), 403-1270
77

ЛСН 15-1 /бетон В15 (М200), объем 0,032 м3, расход ар-ры 0,96 кг/ (серия 1.050.9-4.93), 403-1271
77

ЛСН 17-1 /бетон В15 (М200), объем 0,036 м3, расход ар-ры 1,02 кг/ (серия 1.050.9-4.93), 403-1272
77

ЛСП 12-1 /бетон В15 (М200), объем 0,035 м3, расход ар-ры 4,81 кг/ (серия 1.050.9-4.93), 403-1273
77

ЛСП 15-1 /бетон В15 (М200), объем 0,044 м3, расход ар-ры 4,96 кг/ (серия 1.050.9-4.93), 403-1274
77

ЛСП 17-1 /бетон В15 (М200), объем 0,048 м3, расход ар-ры 5,01 кг/ (серия 1.050.9-4.93), 403-1275
77

Ступени лестничные основные (ЛС) с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 20 кг/м3 (ГОСТ 8717.0-84*; ГОСТ 8717.1-84), 403-1259
76

Ступени лестничные с лицевой бетонной поверхностью, не требующей дополнительной отделки, длиной до 3 м, 403-1258
76

Ступени лестничные фризовые (ЛСВ, ЛСВ, ЛСП) и площадочные вкладыши с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 25 кг/м3 (ГОСТ 8717.0-84*; ГОСТ 8717.1-84), 403-1260
76

Ступени, 412-9178
127

Суданская трава, 414-0316
132

Сухари

гипсовые высотой до 150 мм, 415-0361
135

гипсовые высотой до 250 мм, 415-0362
135

цементные гладкие высотой до 150 мм, 415-1361
135

цементные гладкие высотой до 250 мм, 415-1362
135

Тетраподы, 403-9130
64

Тетрапоиды для берегозащитных и оградительных сооружений М300, 403-0129
64

Тимофеевка, 414-0317
132

Тополь обыкновенный, крупномерный (с комом земли 1,2х1,2 м), высота 3,5-4 м, 414-0008
130

Тополь серебристый пирамидальный, высота 1,5-3 м, 414-0066
130

Тополь, повышенный стандарт (с комом земли), высота 3,0-3,5 м, 414-0033
130

Тополь, средний размер, высота 3,0-3,5 м, 414-0053
130

Торф, 407-0021
93

Торф, 407-0022
93

Траверсы и вставки

железобетонные трубопроводов, 403-5020
64

эстакад объемом до 0,5 м3 (ТУ 66-164-87 с изм.) из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 70 кг/м3, 403-8215
64

эстакад объемом более 0,5 м3 (ТУ 66-164-87 с изм.) из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 80 кг/м3, 403-8216
64

Триглифы гипсовые

высотой до 250 мм, 415-0371
135

высотой до 350 мм, 415-0372
135

высотой до 750 мм, 415-0373
135

Триглифы цементные

высотой до 250 мм, 415-1371
135

высотой до 350 мм, 415-1372
135

высотой до 750 мм, 415-1373
135

Тройники железобетонные лотковых оросительных систем, 403-0954
64

Трубофильтры керамзитобетонные диаметром 100 мм, 403-0072
79

Трубофильтры керамзитобетонные диаметром 100 мм, 403-9200
79

Трубы безнапорные цилиндрические раструбные со стыковыми соединениями по ГОСТ 6482-88, диаметр

400 мм, прочность труб – вторая, 403-1279
77

400 мм, прочность труб – третья, 403-1280
77

500 мм, прочность труб – вторая, 403-1281
77

500 мм, прочность труб – третья, 403-1282
77

600 мм, прочность труб – вторая, 403-1283
77

600 мм, прочность труб – третья, 403-1284
77

800 мм, прочность труб – вторая, 403-1285
77

800 мм, прочность труб – третья, 403-1286
77

1000 мм, прочность труб – вторая, 403-1287
77

1000 мм, прочность труб – третья, 403-1288
77

1200 мм, прочность труб – первая, 403-1289
77

1200 мм, прочность труб – вторая, 403-1290
77

1200 мм, прочность труб – третья, 403-1291
77

1400 мм, прочность труб – первая, 403-1292
77

1400 мм, прочность труб – вторая, 403-1293
78

1400 мм, прочность труб – третья, 403-1294
78

1600 мм, прочность труб – первая, 403-1295
78

1600 мм, прочность труб – вторая, 403-1296
78

1600 мм, прочность труб – третья, 403-1297
78

Трубы бетонные безнапорные диаметром

150 мм, 403-0401
78

200 мм, 403-0402
78

300 мм, 403-0403
78

400 мм, 403-0404
78

500 мм, 403-0405
78

600 мм, 403-0406
78

800 мм, 403-0407
78

1000 мм, 403-0408
78

Трубы бетонные безнапорные марок ТБ, 403-9188
78

Трубы бетонные прямоугольные

одноотверстные, 403-9150
78

двухотверстные, 403-9140
78

трехотверстные, 403-9160
78

Трубы бетонные фальцевые безнапорные

ТБФ, 403-9196
78

ТБФ диаметром 300 мм, 403-0413
78

ТБФ диаметром 400 мм, 403-0414
78

ТБФ диаметром 500 мм, 403-0415
78

ТБФ диаметром 600 мм, 403-0416
78

ТБФ диаметром 800 мм, 403-0417
78

ТБФ диаметром 1000 мм, 403-0418
78

Трубы железобетонные безнапорные без муфт, 403-9144
78

Трубы железобетонные безнапорные круглые, нормальной прочности, диаметр условного прохода

500 мм, 403-1305
78

800 мм, 403-1306
78

1000 мм, 403-1307
78

1200 мм, 403-1308
78

1500 мм, 403-1309
78

2000 мм, 403-1310
78

Трубы железобетонные безнапорные раструбные диаметром

400 мм, 403-1311
78

500 мм, 403-1312
78

600 мм, 403-1313
78

800 мм, 403-1314
78

1000 мм, 403-1315
78

1200 мм, 403-1316
78

1400 мм, 403-1317
78

1600 мм, 403-1318
78

2000 мм, 403-1319
78

2400 мм, 403-1320
78

Трубы железобетонные безнапорные раструбные, 403-9148
78

Трубы железобетонные безнапорные с муфтами, 403-9145
78

Трубы железобетонные безнапорные фальцевые диаметром

400 мм, 403-1322
78

500 мм, 403-1323
78

600 мм, 403-1324
78

800 мм, 403-1325
78

1000 мм, 403-1326
78

1200 мм, 403-1327
78

1400 мм, 403-1328
78

1600 мм, 403-1329
78

2000 мм, 403-1331
78

2400 мм, 403-1330
79

3000 мм, 403-1332
79

3500 мм, 403-1333
79

Трубы железобетонные безнапорные фальцевые, 403-9146
78

Трубы железобетонные безнапорные, 403-1299
78

Трубы железобетонные напорные диаметром

500 мм, 403-1340
79

600 мм, 403-1341
79

700 мм, 403-1342
79

800 мм, 403-1343
79

900 мм, 403-1344
79

1000 мм, 403-1345
79

1200 мм, 403-1346
79

1400 мм, 403-1347
79

1600 мм, 403-1348
79

Трубы железобетонные напорные, 403-1339
79

Трубы железобетонные напорные, 403-9147
79

Трубы железобетонные раструбные диаметром

400 мм, 403-1334
79

500 мм, 403-1335
79

600 мм, 403-1336
79

700 мм, 403-1337
79

800 мм, 403-1338
79

Трубы железобетонные, 403-1298
78

Трубы железобетонные, 403-9190
78

Трубы из пористого бетона диаметром 500 мм, 403-0068
79

Трубы из пористого бетона диаметром 500 мм, 403-9170
79

Тумбы под буферы кабин лифтов, класс В15, 403-0133
18

Туя восточная, высота 0,6-0,7 м, 414-0273
131

Туя западная, высота 0,4-0,8 м, 414-0105
130

Туя западная, высота 0,8-1,2 м, 414-0115
130

Туя западная, высота 1,2-1,8 м, 414-0125
130

Тюбинг железобетонный для шахтного ствола диаметром 5500 мм, БН, 403-5310
24

Тюбинг железобетонный для шахтного ствола диаметром 5500 мм, МН, 403-5311
24

Тюбинг железобетонный для шахтного ствола диаметром 7700 мм, БН, 403-5320
24

Тюбинг железобетонный для шахтного ствола диаметром 7700 мм, МН, 403-5321
24

Упоры анкерные массой до 2,0 т, 403-1262
64

Упоры анкерные массой свыше 2,0 т, 403-1263
64

Утяжелители железобетонные для трубопроводов, 403-5100
79

Утяжелители железобетонные клиновидные для труб диаметром

300 мм, 403-1382
79

350-400 мм, 403-1383
79

500 мм, 403-1384
79

600-700 мм, 403-1385
79

800 мм, 403-1386
79

1000 мм, 403-1387
79

1200 мм, 403-1388
79

1400 мм, 403-1389
79

Утяжелители железобетонные типа УБО для труб диаметром

500 мм, 403-1378
79

600-1000 мм, 403-1379
79

1200 мм, 403-1380
79

1400 мм, 403-1381
79

Утяжелители клиновидные железобетонные для магистральных трубопроводов (ТУ 102-421-86) из бетона В12,5 (М150) с расходом арматуры 40 кг/м3, 403-1390
79

Утяжелители кольцевые железобетонные для

магистральных трубопроводов (ТУ 102-264-81 с изм.) из бетона В12,5 (М150) с расходом арматуры 40 кг/м3, 403-1391
79

трубопроводов диаметром до 500 мм, 403-9250
79

трубопроводов диаметром до 1000 мм, 403-9251
79

трубопроводов диаметром 1200 мм, 403-9252
79

трубопроводов диаметром 1400 мм, 403-9253
79

Ферма с параллельными поясами пролетом 18 м, объемом до 3,2 м3 из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 300 кг/м3, 403-1424
80

Ферма стропильная

пролетом 18 для одноэтажных зданий со скатной кровлей, объемом до 5,0 м3 из бетона В 40 (М550) с расходом арматуры 300 кг/м3, 403-1420
80

пролетом 24 для одноэтажных зданий с малоуклонной кровлей, объемом до 5,0 м3 из бетона В 40 (М550) с расходом арматуры 300 кг/м3, 403-1421
80

пролетом 24 для одноэтажных зданий со скатной кровлей, объемом до 5,0 м3 из бетона В 40 (М550) с расходом арматуры 300 кг/м3, 403-1422
80

треугольная пролетом от 6 до 18 м, объемом до 3,2 м3 из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 300 кг/м3, 403-1423
80

Фермы железобетонные стропильные, 403-0955
64

Фермы подстропильные безраскосные пролетом 12 м для одноэтажных зданий с малоуклонной кровлей, объемом до 4 м3 из бетона В40 (М550) с расходом арматуры 300 кг/м3, 403-1392
80

Фильтрующие материалы, 406-9225
92

Фронтоны железобетонные из бетона плотностью 1900 кг/м3 и более, 403-0957
64

Фронтоны железобетонные, 403-0956
64

Фундаменты для анкеров и опор контактной сети, бетон В25 (М350) с расходом арматуры 110 кг/м3, 403-1564
83

Фундаменты железобетонные

3-лучевые стаканного типа, 403-1577
83

блочные для металлических опор контактной сети с гибкими поперечинами, 403-1578
83

под колонны сборных тоннелей обделок открытого способа работ, 403-1579
83

Т-образные комплектных трансформаторных подстанций, 403-1580
83

Фундаменты под столбы оград Ф-6 /бетон В15 (М200), объем 0,3 м3, расход ар-ры 5 кг/ (серия 3.017-1 вып.1), 403-1667
83

Фундаменты железобетонные для опор контактной сети, 403-9206
64

Фундаменты железобетонные, 403-9025
64

Фундаменты железобетонные, 403-9026
64

Фундаменты под столбы стаканного типа из бетона В 15(М200) с расходом арматуры 25 кг/м3, 403-1581
83

Фундаменты сборные железобетонные ВЛ и ОРУ, 403-2461
83

Фундаменты стаканного типа

из бетона В15 (М200) объемом до 0,2 м3 с расходом арматуры 25 кг/м3 (Серия 1.020-1/87 вып. 1-1), 403-1584
83

из бетона В15 (М200) объемом от 0,2 до 1 м3 с расходом арматуры 25 кг/м3 (Серия 1.020-1/87 вып. 1-1), 403-1585
83

из бетона В15 (М200) объемом от 1 до 4 м3 с расходом арматуры 25 кг/м3 (Серия 1.020-1/87 вып. 1-1), 403-1586
83

из бетона В15 (М200) объемом более 4 м3 с расходом арматуры 25 кг/м3 (Серия 1.020-1/87 вып. 1-1), 403-1587
83

2Ф 12.9-1 /бетон В15 (М200) объем 0,83 м3, расход ар-ры 22,8 кг / (Серия 1.020-1/87 вып. 1-1), 403-1588
83

2Ф 12.9-2 /бетон В22,5 (М300) объем 0,83 м3, расход ар-ры 57,7 кг / (Серия 1.020-1/87 вып. 1-1), 403-1589
83

2Ф 15.9-1 /бетон В15 (М200) объем 1,2 м3, расход ар-ры 28,3 кг / (Серия 1.020-1/87 вып. 1-1), 403-1590
83

2Ф 15.9-2 /бетон В22,5 (М300) объем 1,12 м3, расход ар-ры 28 кг / (Серия 1.020-1/87 вып. 1-1), 403-1591
83

2Ф 18.9-1/бетон В15 (М200) объем 1,60 м3, расход ар-ры 36,9 кг / (Серия 1.020-1/87 вып. 1-1), 403-1592
83

2Ф 18.9-2 /бетон В15 (М200) объем 1,60 м3, расход ар-ры 36,9 кг / (Серия 1.020-1/87 вып. 1-1), 403-1593
83

Хворост, 414-0472
132

Хлысты шелюги, 414-9314
132

Хмель, высота 0,4-0,6 м, 414-0264
131

Цветы, 414-9340
132

Цементно-песчаные смеси для кладочных работ рецепт

№ 1, марка 25, 402-0101
13

№ 2, марка 50, 402-0102
13

№ 3, марка 75, 402-0103
13

№ 4, марка 100, 402-0104
13

Цементно-песчаные смеси для штукатурных работ рецепт

№ 11, марка 100, 402-0151
14

№ 8, марка 50, 402-0152
14

№ 6, марка 50, 402-0153
14

Цементно-песчаные смеси клеевые для производства внутренних облицовочных работ, рецепт № 32, марка 50, 402-0154
14

Цементно-песчаные смеси комплексные для штукатурных работ для штукатурки

первого слоя на цементной основе рецепт № 12 (1:3), 402-0161
14

первого слоя на цементной основе рецепт № 13 (1:1), 402-0162
14

первого слоя на цементной основе рецепт № 14 (1:3), 402-0163
14

первого слоя на известково-цементной основе рецепт № 15 (1:1:6), 402-0171
14

первого слоя на известково-цементной основе рецепт № 16 (1:1:4), 402-0172
14

первого слоя на известково-цементной основе рецепт № 17 (1:2:8), 402-0173
14

первого слоя на известково-цементной основе рецепт № 18 (1:3:12), 402-0174
14

первого слоя на известковой основе рецепт № 19 и №24 (1:3), 402-0181
14

первого слоя на известковой основе рецепт № 20 и № 25 (1:2,5), 402-0182
14

первого слоя на известковой основе рецепт № 21 (1:2), 402-0183
14

второго слоя на известково-цементной основе рецепт № 22 (1:1:12), 402-0191
14

второго слоя на известково-цементной основе рецепт № 23 (1:2:3), 402-0192
14

Цементно-песчаные смеси комплексные для штукатурных работ цветные улучшенные, марка

5.17, 402-0201
14

4.0, 402-0202
14

13.31, 402-0203
14

13.33, 402-0204
14

4.2, 402-0205
14

1.0, 402-0206
14

3.0, 402-0207
14

5.20, 402-0208
14

7.Л, 402-0209
14

Д, 402-0210
14

13.27, 402-0211
14

5.1, 402-0212
14

14.3, 402-0213
14

3.7, 402-0214
14

13.28, 402-0215
14

13.10, 402-0216
14

13.7, 402-0217
14

13.37, 402-0218
14

13А, 402-0219
14

Цементно-песчаные смеси улучшенные для кладочных работ

цементные рецепт № 1, марка 25, 402-0111
13

цементные рецепт № 2, марка 50, 402-0112
13

цементные рецепт № 3, марка 75, 402-0113
13

цементные рецепт № 4, марка 100, 402-0114
13

цементные рецепт № 5, марка 150, 402-0115
13

цементные рецепт № 6, марка 200, 402-0116
14

известково-цементные рецепт № 7, марка 10, 402-0121
14

известково-цементные рецепт № 8, марка 25, 402-0122
14

известково-цементные рецепт № 9, марка 50, 402-0123
14

известково-цементные рецепт № 10, марка 75, 402-0124
14

цементные, рецепт № 11, марка 100, 402-0131
14

для крепления плит на цементной основе, рецепт № 27 (1:2), марка 150, 402-0132
14

для крепления плит на цементной основе, рецепт № 23 (1:1,5), марка 200, 402-0133
14

для стяжки полов на цементной основе рецепт № 29, марка 50, 402-0141
14

для стяжки полов на цементной основе рецепт № 30, марка 100, 402-0142
14

для стяжки полов на цементной основе рецепт № 31, марка 150, 402-0143
14

для стяжки полов на цементной основе рецепт № 32, марка 200, 402-0144
14

Черемуха, повышенный стандарт (с комом земли), высота 3,0-3,5 м, 414-0034
130

Черемуха, средний размер, высота 3,0-3,5 м, 414-0054
130

Черенки в пучках (тополь, ива и т.д.), 414-0149
132

Черенки шелюги, 414-9315
132

Черенки, 414-9350
132

Черепица глиняная

коньковая размером 405х238х107 мм, 404-0316
90

обоженная коньковая размером 365х200 мм, 404-0315
90

пазовая ленточная размером 400х220 мм, 404-0311
90

пазовая ленточная размером 400х200 мм, 404-0312
90

пазовая ленточная размером 400х165 мм, 404-0313
90

плоская ленточная размером 365х155 мм, 404-0314
90

пазовая ленточная размером 420х330х12 мм, 404-0317
90

Черепица коньковая, 404-9097
90

Черепица рядовая, 404-9096
90

Черепица, 404-9095
90

Чернобыл, 414-9317
132

Чубушник (жасмин), высота 1,25-1,5 м, 414-0227
131

Чубушник, 414-0250
131

Шашка мозаиковая, 403-9630
19

Шелковица белая с кроной 2-3 года, высота 1,5-3 м, 414-0083
130

Шелковица белая с кроной 4-6 лет, высота 1,5-3 м, 414-0084
130

Шелковица белая, высота 1,25-1,5 м, 414-0228
130

Шелковица белая, средний размер, высота 3,0-3,5 м, 414-0055
130

Шишки

гипсовые орнаментованные высотой до 250 мм, 415-0381
135

цементные орнаментованные высотой до 250 мм, 415-1381
135

Шлак котельный, 409-0121
99

Шлак котельный, 409-9010
99

Шлак, 409-9001
99

Шлаки металлургические пористые: мартеновский и отвальный доменный, 409-9013
99

Шпалы железобетонные

для железных дорог, 403-1595
83

для подкрановых путей, 403-9151
83

для трамвайных путей, 403-4101
83

Ш1, объем бетона 0,106 м3, расход стали 7,25 кг, 403-4004
83

Ш3, объем бетона 0,106 м3, расход стали 7,25 кг (ОСТ 32.152-2000), 403-4006
83

для железных дорог колеи 1520 мм из бетона В40 (М550) объемом на одну шпалу 0,108 м3, с расходом арматуры на 1 м3 бетона: 67,2 кг и закладных шайб 11,8 кг, 403-1596
83

струнобетонные для железных дорог, 403-4051
83

струнобетонные для железных дорог из бетона В35 (М450), с расходом арматуры 70кг/м3 закладных шайб 11,8 кг, 403-1597
83

Шпалы железобетонные, 403-1594
83

Шпалы железобетонные, 403-9033
83

Шпунт железобетонный плоский, 403-1599
84

Шпунт железобетонный тавровый для мелиоративных систем, 403-4002
84

Шпунт железобетонный тавровый для причальных набережных, 403-1600
84

Шпунт железобетонный, 403-1598
84

Штукатурка фасадная декоративная типа "BOLIX MPKA15DM", 402-0093
13

Щебень аглопоритовый, фракция

5-10 мм, марка 400, 406-0101
92

5-10 мм, марка 500, 406-0102
92

5-10 мм, марка 600, 406-0103
92

5-10 мм, марка 700, 406-0104
92

5-10 мм, марка 800, 406-0105
92

5-10 мм, марка 900, 406-0106
92

10-20 мм, марка 400, 406-0107
92

10-20 мм, марка 500, 406-0108
92

10-20 мм, марка 600, 406-0109
92

10-20 мм, марка 700, 406-0110
92

10-20 мм, марка 800, 406-0111
92

10-20 мм, марка 900, 406-0112
92

20-40 мм, марка 400, 406-0113
92

20-40 мм, марка 500, 406-0114
92

20-40 мм, марка 600, 406-0115
92

20-40 мм, марка 700, 406-0116
92

20-40 мм, марка 800, 406-0117
92

20-40 мм, марка 900, 406-0118
92

Щебень из базальта марки 800 и выше фракции 10-20 мм, 408-9119
94

Щебень из базальта марки 800 и выше фракции 40-70 мм, 408-9121
94

Щебень из гравия для строительных работ марка

Др.8, фракция 5(3)-10 мм, 408-0041
94

Др.8, фракция 10-20 мм, 408-0042
94

Др.8, фракция 20-40 мм, 408-0043
94

Др.8, фракция 40-70 мм, 408-0044
94

Др.12, фракция 5(3)-10 мм, 408-0045
94

Др.12, фракция 10-20 мм, 408-0046
94

Др.12, фракция 20-40 мм, 408-0047
94

Др.12, фракция 40-70 мм, 408-0048
94

Др.16, фракция 5(3)-10 мм, 408-0049
94

Др.16, фракция 10-20 мм, 408-0050
94

Др.16, фракция 20-40 мм, 408-0051
94

Др.16, фракция 40-70 мм, 408-0052
94

Др.24, фракция 5(3)-10 мм, 408-0053
94

Др.24, фракция 10-20 мм, 408-0054
94

Др.24, фракция 20-40 мм, 408-0055
94

Др.24, фракция 40-70 мм, 408-0056
94

Щебень из доменного шлака для бетона марка

Др.15, фракция 5(3)-10 мм, 409-0001
99

Др.15, фракция 10-20 мм, 409-0002
99

Др.15, фракция 20-40 мм, 409-0003
99

Др.15, фракция 40-70 мм, 409-0004
99

Др. 25, фракция 5(3)-10 мм, 409-0005
99

Др. 25, фракция 10-20 мм, 409-0006
99

Др. 25, фракция 20-40 мм, 409-0007
99

Др. 25, фракция 40-70 мм, 409-0008
99

Др. 35, фракция 5(3)-10 мм, 409-0009
99

Др. 35, фракция 10-20 мм, 409-0010
99

Др. 35, фракция 20-40 мм, 409-0011
99

Др. 35, фракция 40-70 мм, 409-0012
99

Др. 45, фракция 5(3)-10 мм, 409-0013
99

Др. 45, фракция 10-20 мм, 409-0014
99

Др. 45, фракция 20-40 мм, 409-0015
99

Др. 45, фракция 40-70 мм, 409-0016
99

Щебень из природного камня для строительных работ марка

1400, фракция 5(3)-10 мм, 408-0001
94

1400, фракция 10-20 мм, 408-0002
94

1400, фракция 20-40 мм, 408-0003
94

1400, фракция 40-70 мм, 408-0004
94

1200, фракция 5(3)-10 мм, 408-0005
94

1200, фракция 10-20 мм, 408-0006
94

1200, фракция 20-40 мм, 408-0007
94

1200, фракция 40-70 мм, 408-0008
94

1000, фракция 5(3)-10 мм, 408-0009
94

1000, фракция 5(3)-10 мм, кубовидный, 408-0077
94

1000, фракция 10-20 мм, 408-0010
94

1000, фракция 20-40 мм, 408-0011
95

1000, фракция 40-70 мм, 408-0012
95

1000, фракции 70-120 мм, 408-0425
95

1000, фракции 120-150 мм, 408-0426
95

800, фракция 5(3)-10 мм, 408-0013
95

800, фракция 10-20 мм, 408-0014
95

800, фракция 20-40 мм, 408-0015
95

800, фракция 40-70 мм, 408-0016
95

600, фракция 5(3)-10 мм, 408-0017
95

600, фракция 10-20 мм, 408-0018
95

600, фракция 20-40 мм, 408-0019
95

600, фракция 40-70 мм, 408-0020
95

400, фракция 5(3)-10 мм, 408-0021
95

400, фракция 10-20 мм, 408-0022
95

400, фракция 20-40 мм, 408-0023
95

400, фракция 40-70 мм, 408-0024
95

300, фракция 5(3)-10 мм, 408-0025
95

300, фракция 10-20 мм, 408-0026
95

300, фракция 20-40 мм, 408-0027
95

300, фракция 40-70 мм, 408-0028
95

200, фракция 5(3)-10 мм, 408-0029
95

200, фракция 10-20 мм, 408-0030
95

200, фракция 20-40 мм, 408-0031
95

200, фракция 40-70 мм, 408-0032
95

Щебень из природного камня для строительных работ фракции

5-10 мм, 408-9131
94

10-20 мм, 408-9132
94

20-40 мм, 408-9133
94

40-70 мм, 408-9136
94

Щебень из природного камня для строительных работ, 408-9135
94

Щебень из природного камня, фракция 40-70 мм, 408-9140
95

Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции

3-10 мм, 408-0390
95

5-10 мм, 408-0391
95

10-40 мм, 408-0392
95

40-70 мм, 408-0393
95

70-120 мм, 408-0394
95

Щебень известняковый из отсевов дробления при производстве извести марка не ниже 200, фракция 10-40 мм, 408-0383
95

Щебень известняковый или кирпичный, 408-9081
95

Щебень каменный 5-10 мм, 408-0419
94

Щебень каменный, 408-9090
94

Щебень каменный, фракция 5-10 мм, 408-9091
94

Щебень кирпичный керамический, 404-0323
87

Щебень марки 800 фракция 10-20 мм, 408-0220
94

Щебень марки 800 фракция 20-40 мм, 408-0239
94

Щебень марки 800 фракция 5-10 мм, 408-0255
94

Щебень мытый, 408-9100
94

Щебень одномерный кубовидный габбро-диабазовый, 408-0441
95

Щебень пористый из металлургического шлака (шлаковая пемза), 409-9034
99

Щебень пористый из металлургического шлака (шлаковая пемза), фракция

5-10 мм, марка 800, 409-0021
99

5-10 мм, марка 750, 409-0022
99

5-10 мм, марка 700, 409-0023
99

5-10 мм, марка 650, 409-0024
99

5-10 мм, марка 600, 409-0025
99

5-10 мм, марка 550, 409-0026
100

5-10 мм, марка 500, 409-0027
100

5-10 мм, марка 450, 409-0028
100

5-10 мм, марка 400, 409-0029
100

10-20 мм, марка 800, 409-0031
100

10-20 мм, марка 750, 409-0032
100

10-20 мм, марка 700, 409-0033
100

10-20 мм, марка 650, 409-0034
100

10-20 мм, марка 600, 409-0035
100

10-20 мм, марка 550, 409-0036
100

10-20 мм, марка 500, 409-0037
100

10-20 мм, марка 450, 409-0038
100

10-20 мм, марка 400, 409-0039
100

Щебень фракционированный, 408-9010
94

Щебень черный горячий, фракция

3 (5)-10 (15) мм, 410-9120
101

5-10 мм, 410-9121
101

5-10 мм, 410-0071
101

10-15 мм, 410-0072
101

10-20 мм, 410-9122
101

10-20 (15) мм, 410-9124
101

10 (15)-20 (25) мм, 410-9123
101

15-20 мм, 410-0073
101

20-25 мм, 410-0074
101

20-40 мм, 410-9125
101

Щебень черный, 410-9110
101

Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция

5-10 мм, марка 1200, 409-0051
100

5-10 мм, марка 1000, 409-0052
100

5-10 мм, марка 800, 409-0053
100

5-10 мм, марка 600, 409-0054
100

5-10 мм, марка 300, 409-0055
100

10-20 мм, марка 1200, 409-0061
100

10-20 мм, марка 1000, 409-0062
100

10-20 мм, марка 800, 409-0063
100

10-20 мм, марка 600, 409-0064
100

10-20 мм, марка 300, 409-0065
100

20-40 мм, марка 1200, 409-0071
100

20-40 мм, марка 1000, 409-0072
100

20-40 мм, марка 800, 409-0073
100

20-40 мм, марка 600, 409-0074
100

20-40 мм, марка 300, 409-0075
100

40-70 мм, марка 1200, 409-0081
100

40-70 мм, марка 1000, 409-0082
100

40-70 мм, марка 800, 409-0083
100

40-70 мм, марка 600, 409-0084
100

40-70 мм, марка 300, 409-0085
100

Щебень шлаковый доменный и сталеплавильный для дорожного строительства класса 1, фракция 10-20 мм, 409-9037
100

Щебень, 408-9080
94

Щебень, гравий, гравийно-песчаная смесь, песок, 408-9301
94

Щебень, фракция

120-150 мм, 408-9165
94

70-120 мм, 408-9160
94

40-70 мм или 20-40 мм, 408-9150
94

25-70 мм, 408-9082
94

10-20 мм, 408-9083
94

5-10 мм, 408-9084
94

Щебневидный керамзит, фракция

5-10 мм, марка 250, 406-0131
92

5-10 мм, марка 300, 406-0132
92

5-10 мм, марка 350, 406-0133
92

5-10 мм, марка 400, 406-0134
92

5-10 мм, марка 450, 406-0135
92

5-10 мм, марка 500, 406-0136
92

5-10 мм, марка 550, 406-0137
92

5-10 мм, марка 600, 406-0138
93

5-10 мм, марка 700, 406-0139
93

10-20 мм, марка 250, 406-0141
93

10-20 мм, марка 300, 406-0142
93

10-20 мм, марка 350, 406-0143
93

10-20 мм, марка 400, 406-0144
93

10-20 мм, марка 450, 406-0145
93

10-20 мм, марка 500, 406-0146
93

10-20 мм, марка 550, 406-0147
93

10-20 мм, марка 600, 406-0148
93

10-20 мм, марка 700, 406-0149
93

20-40 мм, марка 250, 406-0151
93

20-40 мм, марка 300, 406-0152
93

20-40 мм, марка 350, 406-0153
93

20-40 мм, марка 400, 406-0154
93

20-40 мм, марка 450, 406-0155
93

20-40 мм, марка 500, 406-0156
93

20-40 мм, марка 550, 406-0157
93

20-40 мм, марка 600, 406-0158
93

20-40 мм, марка 700, 406-0159
93

Экраны входов в здание сплошные плоские и с ребрами по контуру из бетона В15(М200) с расходом арматуры 60 кг/м3, длиной до 3 м, 403-0958
64

Экраны входов решетчатые, сплошные с рельефным упорядоченным рисунком глубиной до 30 мм, а также комбинированные (сплошные и решетчатые) из бетона В 15 (М200) с расходом арматуры 70 кг/м3, длиной до 3 м, 403-0959
64

Электропанели (панели с нишами для установки счетчиков, предохранителей и других электроприборов и каналами для магистральной электропроводки) толщиной 18 см из бетона В15 (М200) с расходом арматуры до 30 кг/м3 бетона в плотном теле, 403-0439
39

Электропанели железобетонные, 403-2200
38

Электроэнергия, 411-0041
103

Электроэнергия, 411-0042
103

Элементы внутренних стен без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов и перегородки плоские толщиной

6 см, 403-1604
84

8 см, 403-1605
84

10 см, 403-1606
84

12 см, 403-1607
84

14 см, 403-1608
84

16 см, 403-1609
84

18 см, 403-1611
84

20 см, 403-1612
84

22 см, 403-1613
84

24 см, 403-1614
84

26 см, 403-1615
84

28 см, 403-1616
84

30 см, 403-1617
84

Элементы внутренних стен железобетонные без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов и перегородки плоские, 403-1603
84

Элементы внутренних стен железобетонные с вентиляционными, дымовыми и дымовентиляционными каналами, 403-1602
84

Элементы внутренних стен железобетонные, 403-1601
84

Элементы внутренних стен с вентиляционными, дымовыми и дымовентиляционными каналами

ВВ 9.30с /бетон В15 (М200), объем 0,34 м3, расход ар-ры 21,92 кг/ (серия 125 р.10.4), 403-1671
84

ВВ 17.30с /бетон В15 (М200), объем 0,61 м3, расход ар-ры 30,88 кг/ (серия 125 р.10.4), 403-1672
84

и перегородки плоские ПСК 6.1у /бетон В5 (М75), объем 0,42 м3, расход ар-ры 10,67 кг/ (серия 125 р.10.4), 403-1690
84

и перегородки плоские ПСК 8.1у /бетон В5 (М75), объем 0,3 м3, расход ар-ры 11,17 кг/ (серия 125 р.10.4), 403-1691
84

Элементы декоративные дорожные и плиты фигурные из песчаного бетона, толщина 100 мм М500, 403-0122
19

Элементы железобетонные

днищ силосов и градирен, 403-4020
84

Элементы железобетонные сливных лотков, 403-1621
84

Элементы железобетонные стен силосов и градирен, 403-4040
84

Элементы железобетонных днищ силосов и градирен, из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 60 кг/м3, 403-1618
84

Элементы железобетонных стен силосов и градирен, из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 90 кг/м3, 403-1619
84

Элементы мощения фигурные из песчаного бетона, толщина 70 мм М500, 403-0121
19

Элементы наружных стен однослойные плоские из бетона плотностью 1200 кг/м3 толщиной

20 см, 403-1622
84

30 см, 403-1623
84

35 см, 403-1624
84

40 см, 403-1625
84

45 см, 403-1626
84

50 см, 403-1627
84

55 см, 403-1628
84

Элементы стен железобетонные

однослойные из легкого бетона, 403-1630
84

однослойные из бетона плотностью 1150 кг/м3, 403-1631
84

однослойные из бетона плотностью 1900 кг/м3 и более, 403-1632
84

двухслойные с внутренним слоем из бетона плотностью 1900 кг/м3 и более, наружным слоем из обычного раствора, 403-1633
84

двухслойные с внутренним слоем из бетона плотностью 1400-1800 кг/м3, наружным слоем из обычного раствора, 403-1634
85

Элементы стен железобетонные, 403-1629
84

Эмблемы гипсовые

круглые диаметром до 200 мм, 415-0401
135

круглые диаметром до 300 мм, 415-0402
135

круглые диаметром до 500 мм, 415-0403
135

круглые диаметром до 800 мм, 415-0404
135

портальные площадью до 0,5 м2, 415-0411
135

портальные площадью до 0,75 м2, 415-0412
135

портальные площадью до 1 м2, 415-0413
135

Эмблемы цементные

круглые диаметром до 200 мм, 415-1401
135

круглые диаметром до 300 мм, 415-1402
135

круглые диаметром до 500 мм, 415-1403
135

круглые диаметром до 800 мм, 415-1404
135

портальные площадью до 0,5 м2, 415-1411
135

портальные площадью до 0,75 м2, 415-1412
135

портальные площадью до 1 м2, 415-1413
136

Яблоня лесная с кроной 2-3 года, высота 1,5-3 м, 414-0085
130

Яблоня лесная с кроной 4-6 лет, высота 1,5-3 м, 414-0086
130

Яблоня лесная, высота 1,25-1,5 м, 414-0229
130

Яблоня лесная, средний размер, высота 3,0-3,5 м, 414-0056
130

Яблоня Недзвецкого с кроной 2-3 года, высота 1,5-3 м, 414-0097
130

Яблоня Недзвецкого с кроной 4-6 лет, высота 1,5-3 м, 414-0098
130

Яблоня привитая, повышенный стандарт (с комом земли), высота 3,0-3,5 м, 414-0035
130

Янтак, 414-9318
132

Ясень обыкновенный, крупномерный (с комом земли 1,2х1,2 м), высота 3,5-4 м, 414-0009
130

Ясень пестролистный с кроной 2-3 года, высота 1,5-3 м, 414-0099
130

Ясень пестролистный с кроной 4-6 лет, высота 1,5-3 м, 414-0100
130

Ясень, повышенный стандарт (с комом земли), высота 3,0-3,5 м, 414-0036
130

Ясень, средний размер, высота 3,0-3,5 м, 414-0057
130
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3Часть 4. Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы.
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Группа: Балки
19
Группа: Бетонные вентиляционные элементы
22
Группа: Блоки
23
Группа: Диафрагмы
25
Группа: Колодцы
26
Группа: Колонны
27
Группа: Кольца
28
Группа: Лотки
30
Группа: Марши и площадки лестничные
32
Группа: Настилы
34
Группа: Изделия шахты лифта
34
Группа: Изделия санитарно-технической кабины
34
Группа: Изделия объемных элементов
35
Группа: Опоры
35
Группа: Панели
35
Группа: Панели оград
35
Группа: Панели стеновые
36
Группа: Парапеты
39
Группа: Перемычки
39
Группа: Плиты днища
42
Группа: Плиты для полов
43
Группа: Плиты для транспортного строительства
43
Группа: Плиты козырьков
45
Группа: Плиты лоджий и балконов
46
Группа: Плиты опорные и подкладные
47
Группа: Плиты парапетные и карнизные
48
Группа: Плиты подоконные
49
Группа: Плиты перекрытия и покрытия
50
Группа: Плиты специальные
60
Группа: Плиты стеновые и облицовочные
61
Группа: Прогоны
62
Группа: Пролетные строения
62
Группа: Прочие изделия
62
Группа: Рамы
64
Группа: Ригели
65
Группа: Сваи
65
Группа: Стойки, столбы, столбики
73
Группа: Ступени и проступи
76
Группа: Трубы безнапорные
77
Группа: Трубы напорные
79
Группа: Утяжелители для трубопроводов
79
Группа: Фермы
80
Группа: Фундаменты
80
Группа: Шпалы
83
Группа: Шпунт
84
Группа: Элементы
84
Раздел 4.04. Кирпич, камни, черепица
85
Подраздел: Кирпич
85
Группа: Кирпич гиперпрессованный
85
Группа: Кирпич керамический
85
Группа: Кирпич общего назначения
86
Группа: Кирпич силикатный
87
Группа: Кирпич специальный
88
Подраздел: Камни, черепица
88
Группа: Камни керамические
88
Группа: Камни силикатные
89
Группа: Черепица
90
Раздел 4.05. Известь и гипсовые вяжущие
90
Группа: Гипсосодержащие вяжущие
90
Группа: Известь
90
Группа: Прочие вяжущие
91
Раздел 4.06 Заполнители керамзитовые, шунгизитовые, аглопоритовые и другие
91
Группа: Гравий
91
Группа: Песок
92
Группа: Прочие заполнители
92
Группа: Смесь
92
Группа: Щебень
92
Группа: Щебневидный керамзит
92
Раздел 4.07 Земля, глина, торф, грунт, грунтовые смеси
93
Группа: Глина
93
Группа: Грунт
93
Группа: Земля
93
Группа: Торф
93
Раздел 4.08 Щебень, гравий, песок и смеси из природных материалов
94
Подраздел: Щебень, гравий
94
Группа: Щебень из гравия для строительных работ
94
Группа: Щебень из природного камня для строительных работ
94
Группа: Щебень из пористых горных пород
95
Группа: Щебень известняковый
95
Группа: Гравий
95
Подраздел: Песок
96
Группа: Песок природный для строительных работ
96
Группа: Песок природный обогащенный для строительных работ
96
Группа: Песок из отсевов дробления для строительных работ
96
Группа: Песок из отсевов дробления, обогащенный для строительных работ
96
Группа: Песок декоративный из природного камня
97
Группа: Песок прочий
97
Подраздел: Смеси
97
Группа: Балласт
97
Группа: Смесь песчано-гравийная
97
Группа: Смесь песчано-щебеночная
97
Подраздел: Материалы из отсевов дробления изверженных и осадочных горных пород
99
Группа: Осадочные горные породы
99
Раздел 4.09 Щебень, песок, шлак и смеси из металлургических шлаков
99
Группа: Песок пористый (шлаковая пемза)
99
Группа: Песок шлаковый для дорожного строительства
99
Группа: Шлак
99
Группа: Щебень из доменного шлака
99
Группа: Щебень пористый (шлаковая пемза)
99
Группа: Щебень шлаковый для дорожного строительства
100
Группа: Щебеночно-песчаные смеси
100
Раздел 4.10 Продукция асфальтобетонная и асфальтобитумная
101
Подраздел: Материалы
101
Группа: Мастики
101
Группа: Прочие материалы
101
Группа: Щебень черный
101
Подраздел: Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон
101
Группа: Смеси горячие и теплые
101
Группа: Смеси холодные
102
Группа: Смеси прочие
102
Подраздел: Асфальт литой
102
Группа: Асфальт для верхних слоев покрытий проезжей части (жесткий)
102
Группа: Прочий асфальт
102
Раздел 4.11 Вода, пар, сжатый воздух, электроэнергия
103
Группа: Вода
103
Группа: Пар
103
Группа: Сжатый воздух
103
Группа: Электроэнергия
103
Раздел 4.12 Изделия облицовочные из природного камня
103
Подраздел: Изделия архитектурно-строительные
103
Группа: Из гранита, гранодиорита, габбродиабаза, лабрадорита, кварцита и других прочных пород пиленые
103
Группа: Из известняка, доломита, гипсового камня, травертина и конглобрекчии
111
Группа: Из мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк
114
Группа: Из пористых горных пород (ракушечника и туфа)
120
Подраздел: Плиты декоративные на основе природного камня
124
Группа: Плиты декоративные
124
Группа: Плиты доломитовые
127
Группа: Плиты мраморные
127
Группа: Плиты гранитные и мраморно-гранитные
127
Группа: Прочие изделия
128
Раздел 4.13 Камни бортовые, мостовые и стеновые из природного камня
128
Группа: Брусчатка и камень булыжный
128
Группа: Камни бортовые
128
Группа: Камни бутовые
128
Группа: Камни общего назначения
128
Группа: Камни стеновые
128
Раздел 4.14 Материалы для озеленения
129
Группа: Деревья лиственных пород
129
Группа: Деревья хвойных пород
130
Группа: Газоны
130
Группа: Кустарники лиственных пород
130
Группа: Кустарники хвойных пород
131
Группа: Прочие материалы для озеленения
131
Группа: Сортовые розы и сирени
132
Группа: Семена
132
Раздел 4.15 Гипсовые и цементные изделия
132
Группа: Базы
132
Группа: Балясины и полуболясины
133
Группа: Вазы
133
Группа: Венки
133
Группа: Гербы
133
Группа: Гирлянды
133
Группа: Изделия и детали
133
Группа: Капители гипсовые
134
Группа: Картуши
134
Группа: Кронштейны и модульоны
134
Группа: Листы
134
Группа: Маски-замки
134
Группа: Поручни
135
Группа: Решетки
135
Группа: Розетки потолочные
135
Группа: Сухари
135
Группа: Триглифы
135
Группа: Шишки
135
Группа: Эмблемы
135
Алфавитный указатель
137
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