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	ОТДЕЛ 01. ПАРОВЫЕ И ВОДОГРЕЙНЫЕ СТАЦИОНАРНЫЕ КОТЛЫ 

   

	Раздел 1. ЭЛЕМЕНТЫ ПАРОВЫХ СТАЦИОНАРНЫХ КОТЛОВ 

   

	Таблица 06-01-001. Каркасные конструкции 

   

	
	Измеритель: 1 т

	
	Каркас и каркасные конструкции котлов, работающих на газомазутном топливе, паропроизводительностью:

	06-01-001-01
	      2,5 т/ч
	3294,99 
	757,02 
	1109,61 
	95,93 
	1428,36 
	74 

	06-01-001-02
	      4-10 т/ч
	2470,49 
	661,28 
	1023,48 
	92,28 
	785,73 
	62,8 

	06-01-001-03
	      35-75 т/ч
	1621,84 
	385,10 
	672,30 
	56,50 
	564,44 
	37,1 

	
	Каркас и каркасные конструкции, включая щитовую обшивку, котлов, работающих на пылеугольном топливе, паропроизводительностью:

	06-01-001-04
	      210 т/ч
	4350,61 
	1439,69 
	1979,84 
	188,96 
	931,08 
	131 

	06-01-001-05
	      1000 т/ч
	5331,31 
	1252,86 
	3319,97 
	330,48 
	758,48 
	114 

	
	Каркас и каркасные конструкции, включая металлоконструкции шатра и щитовую обшивку, газоплотных котлов, работающих на:

	06-01-001-06
	      газомазутном топливе, паропроизводительностью 160 т/ч
	3223,65 
	1191,84 
	1322,07 
	99,60 
	709,74 
	104 

	06-01-001-07
	      газомазутном топливе, паропроизводительностью 320-670 т/ч
	4077,76 
	1090,38 
	2256,36 
	209,34 
	731,02 
	102 

	06-01-001-08
	      газомазутном топливе, паропроизводительностью 2650 т/ч
	5331,63 
	1592,81 
	3097,56 
	241,50 
	641,26 
	149 

	06-01-001-09
	      пылеугольном топливе, паропроизводительностью 160 т/ч
	3333,72 
	1061,48 
	1317,70 
	97,04 
	954,54 
	95,2 

	06-01-001-10
	      пылеугольном топливе, паропроизводительностью 420 т/ч
	4157,53 
	1235,76 
	2183,64 
	186,26 
	738,13 
	114 

	06-01-001-11
	      пылеугольном топливе, паропроизводительностью 670 т/ч
	4119,52 
	1296,82 
	2026,16 
	176,95 
	796,54 
	118 

	06-01-001-12
	      пылеугольном топливе, паропроизводительностью 1650 т/ч
	5299,29 
	1592,81 
	2735,97 
	254,55 
	970,51 
	149 

	06-01-001-13
	      пылеугольном топливе, паропроизводительностью 2650 т/ч
	9749,55 
	2026,08 
	6666,96 
	526,97 
	1056,51 
	201 

	06-01-001-14
	Тепловая камера котлов паропроизводительностью 420 т/ч
	7224,13 
	2692,55 
	4002,79 
	393,52 
	528,79 
	245 

	Таблица 06-01-002. Барабаны с сепарационными устройствами 

   

	
	Измеритель: 1 т

	
	Барабан с сепарационным устройством, опорами и подвесками котлов паропроизводительностью:

	06-01-002-01
	      2,5-4 т/ч, давлением 1,4 МПа
	3920,07 
	889,57 
	1256,80 
	104,04 
	1773,70 
	85,7 

	06-01-002-02
	      10 т/ч, давлением 1,4 МПа
	3041,59 
	651,86 
	886,00 
	72,13 
	1503,73 
	62,8 

	06-01-002-03
	      50 т/ч, давлением 3,9 МПа
	1242,10 
	331,55 
	283,26 
	17,81 
	627,29 
	34,9 

	06-01-002-04
	      75 т/ч, давлением 3,9 МПа
	1539,25 
	426,29 
	395,46 
	27,48 
	717,50 
	42,8 

	06-01-002-05
	      160 т/ч, давлением 1,4 МПа
	1387,87 
	661,21 
	397,59 
	24,83 
	329,07 
	63,7 

	06-01-002-06
	      210-670 т/ч, давлением 13,8 МПа
	1075,40 
	343,58 
	418,92 
	32,61 
	312,90 
	33,1 

	06-01-002-07
	      420 т/ч, давлением 13,8 МПа, монтируемый методом надвижки
	2362,21 
	431,42 
	685,41 
	60,27 
	1245,38 
	42,8 

	Таблица 06-01-003. Блоки барабана с трубами конвективного пучка, перепускными трубами, экранами и опорными рамами котлов типа КЕ и ДЕ 

   

	
	Измеритель: 1 т

	
	Блок барабана с трубами конвективного пучка, перепускными трубами, экранами и опорными рамами котлов типа КЕ и ДЕ, монтируемый методом надвижки, без обмуровки котлов, работающих на:

	06-01-003-01
	      газомазутном топливе, паропроизводительностью 4 т/ч
	6888,61 
	455,17 
	669,96 
	57,14 
	5763,48 
	45,7 

	06-01-003-02
	      газомазутном топливе, паропроизводительностью 6,5 т/ч
	6010,54 
	403,20 
	620,89 
	53,76 
	4986,45 
	40 

	06-01-003-03
	      газомазутном топливе, паропроизводительностью 10 т/ч
	3949,31 
	303,38 
	537,12 
	47,85 
	3108,81 
	30,8 

	06-01-003-04
	      газомазутном топливе, паропроизводительностью 16 т/ч
	6411,26 
	294,82 
	586,36 
	51,79 
	5530,08 
	29,6 

	06-01-003-05
	      газомазутном топливе, паропроизводительностью 25 т/ч
	6214,49 
	271,91 
	631,85 
	57,39 
	5310,73 
	27,3 

	06-01-003-06
	      твердом топливе, паропроизводительностью 2,5 т/ч
	3301,43 
	382,18 
	499,02 
	42,44 
	2420,23 
	38,8 

	06-01-003-07
	      твердом топливе, паропроизводительностью 4 т/ч
	6301,88 
	327,60 
	597,94 
	52,65 
	5376,34 
	32,5 

	06-01-003-08
	      твердом топливе, паропроизводительностью 6,5 т/ч
	4954,03 
	262,08 
	527,49 
	46,33 
	4164,46 
	26 

	06-01-003-09
	      твердом топливе, паропроизводительностью 10 т/ч
	5732,66 
	239,36 
	563,98 
	51,26 
	4929,32 
	24,6 

	06-01-003-10
	      твердом топливе, паропроизводительностью 25 т/ч
	4182,88 
	236,05 
	455,90 
	40,22 
	3490,93 
	23,7 

	Таблица 06-01-004. Экраны и трубы конвективного пучка 

   

	
	Измеритель: 1 т

	06-01-004-01
	Трубы конвективного пучка, поставляемые отдельными деталями, котлов, работающих на газомазутном топливе, давлением 1,4 МПа, паропроизводительностью 2,5-50 т/ч
	10698,77 
	2432,95 
	7782,67 
	835,63 
	483,15 
	247 

	
	Экраны из гладких труб с опорами, подвесками и другими креплениями, поставляемые:

	06-01-004-02
	      отдельными деталями, барабанных котлов, работающих на газомазутном топливе, паропроизводительностью 2,5 т/ч, давлением 1,4 МПа
	17832,81 
	4632,00 
	10587,79 
	1041,00 
	2613,02 
	386 

	06-01-004-03
	      отдельными деталями, барабанных котлов, работающих на газомазутном топливе, паропроизводительностью 4-6,5 т/ч, давлением 1,4 МПа
	15419,22 
	4056,00 
	9493,63 
	946,51 
	1869,59 
	338 

	06-01-004-04
	      отдельными деталями барабанных котлов, работающих на газомазутном топливе, паропроизводительностью 10 т/ч, давлением 1,4 МПа
	9927,29 
	2899,38 
	5497,42 
	531,50 
	1530,49 
	253 

	06-01-004-05
	      отдельными деталями, барабанных котлов, работающих на газомазутном топливе, паропроизводительностью 35-75 т/ч, давлением 1,4-3,9 МПа
	7528,91 
	1558,44 
	3446,16 
	342,09 
	2524,31 
	148 

	06-01-004-06
	      блоками и частично отдельными деталями, барабанных котлов, работающих на газомазутном топливе, паропроизводительностью 50 т/ч, давлением 1,4 МПа
	2420,56 
	669,51 
	1382,65 
	132,09 
	368,40 
	64,5 

	06-01-004-07
	      блоками и частично отдельными деталями, барабанных котлов, работающих на газомазутном топливе, паропроизводительностью 50 т/ч, давлением 3,9 МПа
	1083,01 
	318,15 
	736,35 
	70,23 
	28,51 
	31,1 

	06-01-004-08
	      блоками и частично отдельными деталями,  барабанных котлов, работающих на пылеугольном топливе, паропроизводительностью 75 т/ч, давлением 3,9 МПа
	1500,41 
	436,82 
	1032,70 
	99,29 
	30,89 
	42,7 

	06-01-004-09
	      блоками и частично отдельными деталями,  барабанных котлов, работающих на пылеугольном топливе, паропроизводительностью 210 т/ч, давлением 13,8 МПа
	5788,76 
	1558,44 
	2761,66 
	269,57 
	1468,66 
	148 

	06-01-004-10
	      блоками и частично отдельными деталями, прямоточных котлов, работающих на пылеугольном топливе, паропроизводительностью 1000 т/ч давлением 25,5 МПа
	17830,66 
	5159,84 
	8494,51 
	721,20 
	4176,31 
	476 

	
	Экраны топки, переходного газохода и конвективной шахты из гладких труб с вваренной полосой или из плавниковых труб с опорами, подвесками и другими креплениями, поставляемые блоками и частично отдельными деталями,:

	06-01-004-11
	      барабанных котлов, работающих на газомазутном топливе, паропроизводительностью 160 т/ч, давлением 1,4 МПа
	6138,06 
	1562,40 
	2509,21 
	201,72 
	2066,45 
	155 

	06-01-004-12
	      барабанных котлов, работающих на газомазутном топливе, паропроизводительностью 320-670 т/ч, давлением 13,8 МПа
	8156,41 
	1979,64 
	4573,31 
	392,82 
	1603,46 
	188 

	06-01-004-13
	      барабанных котлов, работающих на пылеугольном топливе, паропроизводительностью 160 т/ч, давлением 1,4 МПа
	6168,37 
	1713,60 
	2717,55 
	223,68 
	1737,22 
	170 

	06-01-004-14
	      барабанных котлов, работающих на пылеугольном топливе, паропроизводительностью 420-500 т/ч, давлением 13,8 МПа
	8559,35 
	2363,12 
	3909,33 
	337,82 
	2286,90 
	218 

	06-01-004-15
	      барабанных котлов, работающих на пылеугольном топливе, паропроизводительностью 670 т/ч, давлением 13,8 МПа
	9405,06 
	2242,89 
	5029,84 
	405,75 
	2132,33 
	213 

	06-01-004-16
	      прямоточных котлов, работающих на газомазутном топливе, паропроизводительностью 2650 т/ч, давлением 25,5 МПа
	14266,49 
	3176,11 
	7460,12 
	452,11 
	3630,26 
	289 

	06-01-004-17
	      прямоточных котлов, работающих на пылеугольном топливе паропроизводительностью 1650 т/ч, давлением 25,5 МПа
	9426,41 
	3365,67 
	2925,35 
	182,35 
	3135,39 
	329 

	06-01-004-18
	      прямоточных котлов, работающих на пылеугольном топливе паропроизводительностью 2650 т/ч, давлением 25,5 МПа (Кузнецкий уголь)
	15167,29 
	4137,00 
	7886,24 
	459,47 
	3144,05 
	420 

	06-01-004-19
	      прямоточных котлов, работающих на пылеугольном топливе паропроизводительностью 2650 т/ч, давлением 25,5 МПа (Березовский бурый уголь)
	19907,70 
	4890,36 
	8842,32 
	521,38 
	6175,02 
	491 

	Таблица 06-01-005. Трубы водоподводящие и пароотводящие 

   

	
	Измеритель: 1 т

	
	Трубы водоподводящие и пароотводящие с выносными циклонами, опорами и подвесками барабанных котлов, работающих на:

	06-01-005-01
	      газомазутном топливе, паропроизводительностью 2,5 т/ч, давлением 1,4 МПа
	19714,70 
	10510,56 
	5315,77 
	353,55 
	3888,37 
	811 

	06-01-005-02
	      газомазутном топливе, паропроизводительностью 4 т/ч, давлением 1,4 МПа
	16036,85 
	8566,56 
	4360,42 
	290,97 
	3109,87 
	661 

	06-01-005-03
	      газомазутном топливе, паропроизводительностью 6,5 т/ч, давлением 1,4 МПа
	8611,56 
	4566,54 
	2421,65 
	165,77 
	1623,37 
	363 

	06-01-005-04
	      газомазутном топливе, паропроизводительностью 10 т/ч, давлением 1,4 МПа
	5472,01 
	2943,72 
	1591,23 
	112,30 
	937,06 
	234 

	06-01-005-05
	      газомазутном топливе, паропроизводительностью 50 т/ч, давлением 1,4 МПа
	9662,88 
	5172,78 
	2452,59 
	181,83 
	2037,51 
	438 

	06-01-005-06
	      газомазутном топливе, паропроизводительностью 75 т/ч, давлением 3,9 МПа
	5409,48 
	2655,50 
	1657,07 
	110,55 
	1096,91 
	235 

	06-01-005-07
	      газомазутном топливе, паропроизводительностью 160 т/ч, давлением 1,4 МПа
	10733,14 
	4011,50 
	5043,31 
	417,83 
	1678,33 
	355 

	06-01-005-08
	      газомазутном топливе, паропроизводительностью 320-670 т/ч, давлением 13,8 МПа
	10021,15 
	3295,36 
	5406,19 
	454,28 
	1319,60 
	304 

	06-01-005-09
	      пылеугольном топливе, паропроизводительностью 75 т/ч, давлением 3,9 МПа
	16312,09 
	11157,21 
	2143,80 
	227,91 
	3011,08 
	961 

	06-01-005-10
	      пылеугольном топливе, паропроизводительностью 160 т/ч, давлением 1,4 МПа
	5531,84 
	2019,51 
	2650,00 
	202,14 
	862,33 
	171 

	06-01-005-11
	      пылеугольном топливе, паропроизводительностью 210-420 т/ч, давлением 13,8 МПа
	6327,93 
	2485,08 
	3191,26 
	315,39 
	651,59 
	236 

	06-01-005-12
	      пылеугольном топливе, паропроизводительностью 500-670 т/ч, давлением 13,8 МПа
	6287,04 
	2116,62 
	3183,07 
	285,32 
	987,35 
	198 

	Таблица 06-01-006. Пароперегреватели радиационные 

   

	
	Измеритель: 1 т

	
	Пароперегреватель радиационный с подвесками, из гладких труб, поставляемый блоками, котлов паропроизводительностью 670 т/ч, давлением 13,8 МПа, работающих на:

	06-01-006-01
	      газомазутном топливе, горизонтальный
	4349,78 
	1565,19 
	1965,75 
	125,54 
	818,84 
	153 

	06-01-006-02
	      пылеугольном топливе, горизонтальный
	2963,04 
	650,10 
	1640,67 
	127,04 
	672,27 
	66 

	06-01-006-03
	      пылеугольном топливе, вертикальный
	12925,67 
	3738,15 
	8546,71 
	647,34 
	640,81 
	355 

	
	Пароперегреватель радиационный с подвесками из гладких труб с вваренной полосой или из плавниковых труб, поставляемый блоками, котлов, работающих на пылеугольном топливе, паропроизводительностью:

	06-01-006-04
	      420 т/ч, давлением 13,8 МПа, горизонтальный
	12675,06 
	5821,35 
	5004,68 
	281,80 
	1849,03 
	591 

	06-01-006-05
	      500 т/ч, давлением 13,8 МПа, вертикальный
	12333,40 
	2537,04 
	6376,18 
	432,43 
	3420,18 
	248 

	
	Пароперегреватель ширмовый из гладких труб, поставляемый блоками, котлов, работающих на:

	06-01-006-06
	      газомазутном топливе, паропроизводительностью 670 т/ч, давлением 13,8 МПа
	4279,70 
	1381,05 
	2410,72 
	180,63 
	487,93 
	135 

	06-01-006-07
	      газомазутном топливе, паропроизводительностью 2650 т/ч, давлением 25 МПа
	4225,55 
	1237,83 
	2615,19 
	135,40 
	372,53 
	121 

	06-01-006-08
	      пылеугольном топливе, паропроизводительностью 210 т/ч, давлением 13,8 МПа
	3944,21 
	1411,02 
	1617,80 
	168,02 
	915,39 
	134 

	06-01-006-09
	      пылеугольном топливе, паропроизводительностью 420 т/ч, давлением 13,8 МПа
	6781,02 
	1424,28 
	4266,40 
	468,05 
	1090,34 
	143 

	06-01-006-10
	      пылеугольном топливе, паропроизводительностью 500, 670 т/ч, давлением 13,8 МПа
	5547,93 
	1821,69 
	3113,12 
	241,88 
	613,12 
	173 

	06-01-006-11
	      пылеугольном топливе, паропроизводительностью 1000-1650 т/ч, давлением 25 МПа
	2344,42 
	682,92 
	1338,61 
	82,11 
	322,89 
	63 

	06-01-006-12
	      пылеугольном топливе, паропроизводительностью 2650 т/ч, давлением 25 МПа
	16869,12 
	2567,73 
	7953,48 
	405,66 
	6347,91 
	251 

	06-01-006-13
	Пароперегреватель ширмовый угловой из гладких труб, котлов, работающих на газомазутном топливе, паропроизводительностью 500 т/ч, давлением 13,8 МПа
	13831,93 
	4132,24 
	6646,19 
	468,07 
	3053,50 
	376 

	
	Пароперегреватель потолочный из гладких труб, поставляемый блоками и частично отдельными деталями, котлов, работающих на пылеугольном топливе, паропроизводительностью:

	06-01-006-14
	      210 т/ч, давлением 13,8 МПа
	18932,83 
	5687,08 
	6320,23 
	538,74 
	6925,52 
	532 

	06-01-006-15
	      1000 т/ч, давлением 25 МПа
	11116,66 
	3035,96 
	5488,54 
	507,66 
	2592,16 
	284 

	
	Пароперегреватель потолочный из гладких труб с вваренной полосой или из плавниковых труб, поставляемый блоками и частично отдельными деталями, котлов, работающих на:

	06-01-006-16
	      газомазутном топливе, паропроизводительностью 160 т/ч, давлением 1,4 МПа
	13714,64 
	3646,05 
	5306,78 
	417,14 
	4761,81 
	327 

	06-01-006-17
	      газомазутном топливе, паропроизводительностью 320-500 т/ч, давлением 13,8 МПа
	36526,36 
	10743,45 
	18467,03 
	977,70 
	7315,88 
	1005 

	06-01-006-18
	      газомазутном топливе, паропроизводительностью 670 т/ч, давлением 13,8 МПа
	41947,50 
	12462,66 
	18742,10 
	1391,42 
	10742,74 
	1134 

	06-01-006-19
	      газомазутном топливе, паропроизводительностью 2650 т/ч, давлением 25,5 МПа
	37502,08 
	7814,39 
	24884,35 
	1181,59 
	4803,34 
	731 

	06-01-006-20
	      пылеугольном топливе, паропроизводительностью 210-500 т/ч, давлением 13,8 МПа
	52811,65 
	9082,08 
	35703,02 
	2748,02 
	8026,55 
	901 

	06-01-006-21
	      пылеугольном топливе, паропроизводительностью 670 т/ч, давлением 13,8 МПа
	37842,28 
	11566,28 
	16948,66 
	1180,12 
	9327,34 
	1067 

	06-01-006-22
	      пылеугольном топливе, паропроизводительностью 1650 т/ч, давлением 25 МПа
	38451,85 
	4401,54 
	20975,76 
	1377,44 
	13074,55 
	418 

	06-01-006-23
	      пылеугольном топливе, паропроизводительностью 2650 т/ч, давлением 25 МПа
	42192,82 
	11801,76 
	22052,65 
	951,51 
	8338,41 
	1104 

	
	Настенные ограждения переходного и опускного газоходов из гладких труб с вваренной полосой или из плавниковых труб, поставляемые блоками и частично отдельными деталями, котлов, паропроизводительностью 670 т/ч, давлением 13,8 МПа, работающих на:

	06-01-006-24
	      газомазутном топливе
	13272,28 
	3924,08 
	6024,57 
	479,83 
	3323,63 
	362 

	06-01-006-25
	      пылеугольном топливе
	9897,28 
	3035,96 
	4240,33 
	329,60 
	2620,99 
	284 

	Таблица 06-01-007. Пароперегреватели конвективные 

   

	
	Измеритель: 1 т

	
	Пароперегреватель с соединительными элементами, поставляемый отдельными деталями, котлов, работающих на газомазутном топливе, паропроизводительностью:

	06-01-007-01
	      4-10 т/ч, давлением 1,4 МПа
	3653,63 
	2221,83 
	1245,41 
	98,95 
	186,39 
	211 

	06-01-007-02
	      35-75 т/ч, давлением 3,9 МПа
	3141,83 
	1398,36 
	1316,38 
	125,73 
	427,09 
	129 

	
	Пароперегреватель с соединительными элементами, поставляемый блоками, котлов, работающих на:

	06-01-007-03
	      газомазутном топливе, паропроизводительностью 50 т/ч, давлением 3,9 МПа
	1704,94 
	895,38 
	575,07 
	52,04 
	234,49 
	82,6 

	06-01-007-04
	      газомазутном топливе, паропроизводительностью 160 т/ч, давлением 1,4 МПа
	3287,81 
	1221,48 
	1490,39 
	128,04 
	575,94 
	116 

	06-01-007-05
	      пылеугольном топливе, паропроизводительностью 75 т/ч, давлением 3,9 МПа
	1767,67 
	630,89 
	885,93 
	85,83 
	250,85 
	58,2 

	06-01-007-06
	      пылеугольном топливе, паропроизводительностью 160 т/ч, давлением 1,4 МПа
	3784,16 
	1442,61 
	1757,00 
	158,59 
	584,55 
	137 

	
	Пароперегреватель с опорами и подвесками, поставляемый блоками, котлов, работающих на:

	06-01-007-07
	      газомазутном топливе, паропроизводительностью 320-670 т/ч, давлением 13,8 МПа
	3083,91 
	1024,40 
	948,48 
	62,54 
	1111,03 
	104 

	06-01-007-08
	      газомазутном топливе, паропроизводительностью 1000 т/ч, давлением 25 МПа
	3498,07 
	1088,64 
	1886,98 
	114,23 
	522,45 
	108 

	06-01-007-09
	      газомазутном топливе, паропроизводительностью 2650 т/ч, давлением 25 МПа
	2927,77 
	881,46 
	1075,17 
	71,23 
	971,14 
	88,5 

	06-01-007-10
	      пылеугольном топливе, паропроизводительностью 210-420 т/ч, давлением 13,8 МПа
	5027,32 
	940,72 
	2706,68 
	191,69 
	1379,92 
	88 

	06-01-007-11
	      пылеугольном топливе, паропроизводительностью 500-670 т/ч, давлением 13,8 МПа
	3189,68 
	862,85 
	1857,54 
	147,63 
	469,29 
	85,6 

	06-01-007-12
	      пылеугольном топливе, паропроизводительностью 1000-1650 т/ч, давлением 25 МПа
	3651,78 
	937,45 
	1523,90 
	105,63 
	1190,43 
	85,3 

	06-01-007-13
	      пылеугольном топливе, паропроизводительностью 2650 т/ч, давлением 25 МПа
	9938,03 
	2449,68 
	4118,28 
	247,67 
	3370,07 
	236 

	
	Пароперегреватель промежуточный змеевиковый с опорами и подвесками, поставляемый блоками, котлов, работающих на:

	06-01-007-14
	      газомазутном топливе, паропроизводительностью 670 т/ч, давлением 13,8 МПа
	2976,27 
	603,08 
	1216,02 
	100,00 
	1157,17 
	58,1 

	06-01-007-15
	      газомазутном топливе, паропроизводительностью 1000 т/ч, давлением 25 МПа
	6886,08 
	1795,74 
	3359,71 
	241,74 
	1730,63 
	173 

	06-01-007-16
	      газомазутном топливе, паропроизводительностью 2650 т/ч, давлением 25 МПа
	4808,05 
	1196,91 
	2237,26 
	150,67 
	1373,88 
	117 

	06-01-007-17
	      пылеугольном топливе, паропроизводительностью 670 т/ч, давлением 13,8 МПа
	2854,21 
	572,29 
	1787,78 
	167,17 
	494,14 
	58,1 

	06-01-007-18
	      пылеугольном топливе, паропроизводительностью 1000-1650 т/ч, давлением 25 МПа
	6366,69 
	705,51 
	5098,02 
	254,54 
	563,16 
	67 

	06-01-007-19
	      пылеугольном топливе, паропроизводительностью 2650 т/ч, давлением 25 МПа
	7377,53 
	2383,87 
	3051,54 
	234,97 
	1942,12 
	223 

	06-01-007-20
	Пароперегреватель ширмовый промежуточный с опорами и подвесками, поставляемый блоками, котлов, работающих на пылеугольном топливе, паропроизводительностью 2650 т/ч, давлением 25 МПа
	17829,63 
	3217,08 
	7436,45 
	542,95 
	7176,10 
	323 

	06-01-007-21
	Поверхность регулирующая, устанавливаемая на подвесных трубах, котлов, работающих на пылеугольном топливе, паропроизводительностью 670 т/ч, давлением 13,8 МПа
	5675,58 
	697,20 
	2442,69 
	233,89 
	2535,69 
	70 

	Таблица 06-01-008. Экономайзеры стационарных котлов 

   

	
	Измеритель: 1 т

	
	Экономайзер чугунный ребристый котлов давлением до 2,4 МПа, поставляемый:

	06-01-008-01
	      отдельными деталями
	1273,84 
	295,63 
	838,44 
	77,50 
	139,77 
	23,5 

	06-01-008-02
	      блоками
	2038,28 
	148,40 
	376,19 
	32,81 
	1513,69 
	14,9 

	06-01-008-03
	Экономайзер стальной змеевиковый с соединительными элементами, поставляемый отдельными деталями, котлов, работающих на газомазутном топливе, паропроизводительностью 75 т/ч, давлением 3,9 МПа
	2932,51 
	811,06 
	1113,24 
	100,66 
	1008,21 
	73,8 

	
	Экономайзер стальной змеевиковый с соединительными элементами, поставляемый блоками, котлов, работающих на:

	06-01-008-04
	      газомазутном топливе, паропроизводительностью 50 т/ч, давлением 3,9 МПа
	983,55 
	325,93 
	421,64 
	35,76 
	235,98 
	31,4 

	06-01-008-05
	      газомазутном топливе, паропроизводительностью 160 т/ч, давлением 1,4 МПа
	2312,65 
	668,47 
	979,04 
	87,07 
	665,14 
	64,4 

	06-01-008-06
	      пылеугольном топливе, паропроизводительностью 160 т/ч, давлением 1,4 МПа
	3242,57 
	1107,20 
	1420,69 
	128,21 
	714,68 
	99,3 

	
	Экономайзер стальной змеевиковый, поставляемый блоками с опорами и подвесками, котлов, работающих на пылеугольном топливе, паропроизводительностью:

	06-01-008-07
	      210-420 т/ч, давлением 13,8 МПа
	3333,80 
	599,33 
	1309,04 
	92,49 
	1425,43 
	62,3 

	06-01-008-08
	      670 т/ч, давлением 13,8 МПа
	2121,69 
	599,45 
	943,64 
	79,40 
	578,60 
	55,3 

	06-01-008-09
	      1000 т/ч, давлением 25 МПа
	2139,60 
	495,13 
	1039,11 
	81,26 
	605,36 
	47,7 

	06-01-008-10
	      1650 т/ч, давлением 25 МПа
	1298,64 
	303,83 
	678,75 
	43,29 
	316,06 
	29,7 

	
	Экономайзер стальной змеевиковый, поставляемый блоками на подвесных трубах, котлов, работающих на:

	06-01-008-11
	      газомазутном топливе, паропроизводительностью 670 т/ч, давлением 13,8 МПа
	4295,04 
	1037,21 
	1475,80 
	134,44 
	1782,03 
	98,5 

	06-01-008-12
	      газомазутном топливе, паропроизводительностью 2650 т/ч, давлением 25 МПа
	7433,02 
	2003,34 
	3681,39 
	204,70 
	1748,29 
	193 

	06-01-008-13
	      пылеугольном топливе, паропроизводительностью 500 т/ч, давлением 13,8 МПа
	3428,53 
	1054,73 
	1714,39 
	148,80 
	659,41 
	97,3 

	06-01-008-14
	      пылеугольном топливе, паропроизводительностью 670 т/ч, давлением 13,8 МПа
	4829,41 
	1197,28 
	2891,73 
	200,81 
	740,40 
	112 

	06-01-008-15
	      пылеугольном топливе, паропроизводительностью 2650 т/ч, давлением 25 МПа
	10420,54 
	1693,12 
	6981,26 
	320,76 
	1746,16 
	176 

	Таблица 06-01-009. Воздухоподогреватели 

   

	
	Измеритель: 1 т

	
	Воздухоподогреватель стальной трубчатый с перепускными коробами, котлов, работающих на:

	06-01-009-01
	      твердом топливе, паропроизводительностью 6,5-25 т/ч, давлением 1,4 МПа
	315,96 
	152,76 
	121,01 
	9,52 
	42,19 
	15,7 

	06-01-009-02
	      газомазутном топливе, паропроизводительностью 35-75 т/ч, давлением 3,9 МПа
	697,90 
	193,06 
	312,55 
	26,91 
	192,29 
	19,6 

	06-01-009-03
	      газомазутном топливе, паропроизводительностью 160 т/ч, давлением 1,4 МПа
	1606,59 
	670,12 
	660,24 
	64,93 
	276,23 
	60,1 

	06-01-009-04
	      пылеугольном топливе, паропроизводительностью 160 т/ч, давлением 1,4 МПа
	726,14 
	249,08 
	275,61 
	20,34 
	201,45 
	23,3 

	06-01-009-05
	      пылеугольном топливе, паропроизводительностью 210-670 т/ч, давлением 13,8 МПа
	1822,96 
	432,95 
	1137,46 
	83,70 
	252,55 
	40,5 

	06-01-009-06
	      пылеугольном топливе, паропроизводительностью 1000-1650 т/ч, давлением 25 МПа
	1588,99 
	395,14 
	966,98 
	74,76 
	226,87 
	39,2 

	06-01-009-07
	      пылеугольном топливе, паропроизводительностью 2650 т/ч, давлением 25 МПа
	1084,47 
	209,16 
	777,34 
	49,63 
	97,97 
	21 

	
	Воздухоподогреватель регенеративный, вращающийся, устанавливаемый вне здания котельной, диаметром:

	06-01-009-08
	      6800 мм
	3095,81 
	521,90 
	2481,41 
	177,42 
	92,50 
	52,4 

	06-01-009-09
	      9800 мм
	2746,03 
	475,96 
	2063,22 
	127,70 
	206,85 
	45,2 

	06-01-009-10
	      14500 мм
	4039,91 
	705,84 
	2603,67 
	178,62 
	730,40 
	68 

	Таблица 06-01-010. Трубопроводы в пределах котлов 

   

	
	Измеритель: 1 т

	
	Трубопроводы и перепускные трубы с арматурой, фасонными частями, опорами и подвесками, включая конденсационную установку и паровой теплообменник, котлов, работающих на:

	06-01-010-01
	      газомазутном топливе, паропроизводительностью 6,5-25 т/ч, давлением 1,4 МПа
	3001,22 
	2016,24 
	707,52 
	50,11 
	277,46 
	186 

	06-01-010-02
	      газомазутном топливе, паропроизводительностью 35-75 т/ч, давлением 3,9 МПа
	6369,20 
	5116,48 
	933,21 
	62,65 
	319,51 
	472 

	06-01-010-03
	      газомазутном топливе, паропроизводительностью 160 т/ч, давлением 13,8 МПа
	12857,25 
	7186,92 
	4079,46 
	278,25 
	1590,87 
	663 

	06-01-010-04
	      газомазутном топливе, паропроизводительностью 320-500 т/ч, давлением 13,8 МПа
	12120,54 
	4096,17 
	7380,69 
	552,50 
	643,68 
	389 

	06-01-010-05
	      газомазутном топливе, паропроизводительностью 670 т/ч, давлением 13,8 МПа
	16440,28 
	5569,49 
	9710,12 
	748,10 
	1160,67 
	521 

	06-01-010-06
	      газомазутном топливе, паропроизводительностью 1000 т/ч, давлением 25 МПа
	11219,73 
	3371,24 
	6783,18 
	479,69 
	1065,31 
	311 

	06-01-010-07
	      газомазутном топливе, паропроизводительностью 2650 т/ч, давлением 25 МПа
	8895,79 
	2811,51 
	5028,79 
	313,47 
	1055,49 
	267 

	06-01-010-08
	      пылеугольном топливе, паропроизводительностью 25 т/ч, давлением 2,4 МПа
	8389,13 
	4229,93 
	2156,74 
	162,65 
	2002,46 
	347 

	06-01-010-09
	      пылеугольном топливе, паропроизводительностью 220 т/ч, давлением 9,8 МПа
	14617,57 
	5024,30 
	8430,66 
	698,71 
	1162,61 
	470 

	06-01-010-10
	      пылеугольном топливе, паропроизводительностью 320-500 т/ч, давлением 13,8 МПа
	15408,34 
	4201,17 
	9745,15 
	708,08 
	1462,02 
	393 

	06-01-010-11
	      пылеугольном топливе, паропроизводительностью 670 т/ч, давлением 13,8 МПа
	17095,45 
	5423,04 
	10253,09 
	765,81 
	1419,32 
	538 

	06-01-010-12
	      пылеугольном топливе, паропроизводительностью 1000 т/ч, давлением 25 МПа
	13595,69 
	3869,78 
	7673,98 
	563,90 
	2051,93 
	362 

	06-01-010-13
	      пылеугольном топливе, паропроизводительностью 1650 т/ч, давлением 25 МПа
	10343,68 
	2929,06 
	6226,66 
	403,34 
	1187,96 
	274 

	06-01-010-14
	      пылеугольном топливе, паропроизводительностью 2650 т/ч, давлением 25 МПа
	11237,94 
	3243,24 
	6717,60 
	387,71 
	1277,10 
	308 

	
	Система подвесных труб со средой для крепления поверхностей нагрева котлов, работающих на:

	06-01-010-15
	      газомазутном топливе, паропроизводительностью 670 т/ч, давлением 13,8 МПа
	5245,53 
	2148,69 
	2187,19 
	200,16 
	909,65 
	201 

	06-01-010-16
	      газомазутном топливе, паропроизводительностью 1000 т/ч, давлением 25 МПа
	17441,26 
	3666,67 
	6832,65 
	462,09 
	6941,94 
	343 

	06-01-010-17
	      газомазутном топливе, паропроизводительностью 2650 т/ч, давлением 25 МПа
	16980,95 
	3367,35 
	6824,69 
	414,47 
	6788,91 
	315 

	06-01-010-18
	      пылеугольном топливе, паропроизводительностью 670 т/ч, давлением 13,8 МПа
	8405,38 
	4054,16 
	3245,53 
	296,95 
	1105,69 
	374 

	06-01-010-19
	      пылеугольном топливе, паропроизводительностью 2650 т/ч, давлением 25 МПа
	8997,52 
	2608,36 
	3930,34 
	289,15 
	2458,82 
	244 

	
	Устройство отбора проб пара и воды (включая трубы и арматуру) котлов, работающих на:

	06-01-010-20
	      газомазутном топливе, паропроизводительностью 4-160 т/ч, давлением 1,4-3,9 МПа
	10466,49 
	5700,00 
	3896,86 
	300,26 
	869,63 
	475 

	06-01-010-21
	      газомазутном топливе, паропроизводительностью 220-500 т/ч, давлением 9,8-13,8 МПа
	108805,32 
	44031,96 
	52505,92 
	2707,39 
	12267,44 
	4242 

	06-01-010-22
	      газомазутном топливе, паропроизводительностью 670-2650 т/ч, давлением 13,8-25 МПа
	139883,96 
	50839,60 
	74601,53 
	2728,53 
	14442,83 
	4690 

	06-01-010-23
	      пылеугольном топливе, паропроизводительностью 220-2650 т/ч, давлением 9,8-25 МПа
	301379,12 
	60965,16 
	206213,20 
	7462,15 
	34200,76 
	6121 

	Таблица 06-01-011. Обдувочные и очистные устройства, шахты золо- и шлакоудаления 

   

	
	Измеритель: 1 т

	
	Аппарат обдувки для очистки:

	06-01-011-01
	      радиационных поверхностей нагрева, масса 0,16 т
	26554,55 
	10872,52 
	11643,52 
	784,72 
	4038,51 
	1003 

	06-01-011-02
	      радиационных поверхностей нагрева, масса 0,4 т
	11154,10 
	5354,96 
	4420,99 
	225,88 
	1378,15 
	494 

	06-01-011-03
	      радиационных поверхностей нагрева, масса 0,83 т
	7723,31 
	3324,59 
	3642,66 
	237,58 
	756,06 
	311 

	06-01-011-04
	      радиационных поверхностей нагрева, масса 3,8 т
	6301,72 
	2706,21 
	3120,82 
	156,09 
	474,69 
	257 

	06-01-011-05
	      конвективных поверхностей нагрева и регенеративных воздухоподогревателей, масса 0,24 т
	20974,79 
	9118,57 
	9839,78 
	650,46 
	2016,44 
	853 

	06-01-011-06
	      конвективных поверхностей нагрева и регенеративных воздухоподогревателей, масса 0,68 т
	9069,36 
	3871,74 
	4493,31 
	292,53 
	704,31 
	373 

	06-01-011-07
	      конвективных поверхностей нагрева и регенеративных воздухоподогревателей, масса 0,97 т
	6362,78 
	3030,96 
	2955,84 
	190,98 
	375,98 
	292 

	
	Аппарат водяной очистки, масса:

	06-01-011-08
	      0,4 т
	13419,02 
	5319,16 
	6735,62 
	395,65 
	1364,24 
	484 

	06-01-011-09
	      0,6 т
	10410,60 
	3965,99 
	5509,28 
	308,36 
	935,33 
	371 

	
	Устройство дробевой очистки котлов паропроизводительностью:

	06-01-011-10
	      500 т/ч, на газомазутном топливе
	2115,77 
	971,71 
	1076,48 
	58,84 
	67,58 
	96,4 

	06-01-011-11
	      2650 т/ч, на газомазутном топливе
	8456,21 
	1653,12 
	6749,07 
	309,56 
	54,02 
	164 

	06-01-011-12
	      2650 т/ч, на пылеугольном топливе
	7008,54 
	1853,28 
	5088,61 
	239,27 
	66,65 
	176 

	
	Установка шлакоудаления котлов паропроизводительностью:

	06-01-011-13
	      1650 т/ч
	916,80 
	534,86 
	331,34 
	13,03 
	50,60 
	54,3 

	06-01-011-14
	      2650 т/ч
	1116,21 
	651,09 
	334,12 
	8,93 
	131,00 
	66,1 

	Таблица 06-01-012. Горелки, форсунки, прочие детали и конструкции 

   

	
	Измеритель: 1 т

	
	Горелка газомазутная, масса:

	06-01-012-01
	      0,07 т
	6091,93 
	1788,60 
	4088,58 
	390,24 
	214,75 
	165 

	06-01-012-02
	      0,6 т
	5427,75 
	975,72 
	4332,26 
	294,70 
	119,77 
	94 

	06-01-012-03
	      1,77 т
	3803,66 
	930,93 
	2758,48 
	172,53 
	114,25 
	91 

	06-01-012-04
	      2,57 т
	3174,50 
	760,09 
	2344,66 
	146,85 
	69,75 
	74,3 

	06-01-012-05
	      3,15 т
	4025,38 
	627,48 
	3327,10 
	209,11 
	70,80 
	63 

	
	Горелка пылеугольная, масса:

	06-01-012-06
	      2,8 т
	3330,36 
	856,80 
	2357,75 
	147,21 
	115,81 
	85 

	06-01-012-07
	      7,2 т
	3466,90 
	816,48 
	2461,06 
	124,89 
	189,36 
	81 

	
	Форсунка паровая, паропроизводительность 60-1800 кг/ч, длина ствола:

	06-01-012-08
	      2000 мм
	15824,22 
	15276,10 
	108,98 
	1,19 
	439,14 
	1570 

	06-01-012-09
	      3000 мм
	19108,45 
	18489,64 
	111,79 
	1,58 
	507,02 
	1922 

	
	Форсунка, производительность:

	06-01-012-10
	      750-9000 кг/ч, механическая
	37258,72 
	36361,01 
	96,34 
	1,19 
	801,37 
	3737 

	06-01-012-11
	      4800 кг/ч, паромеханическая
	14742,13 
	14282,19 
	97,50 
	1,19 
	362,44 
	1521 

	
	Запальник запально-защитного устройства, длина:

	06-01-012-12
	      350 мм
	326455,42 
	320047,78 
	6,68 
	1,01 
	6400,96 
	33269 

	06-01-012-13
	      1000 мм
	118777,01 
	116441,50 
	6,68 
	1,01 
	2328,83 
	12257 

	06-01-012-14
	      2000 мм
	61649,40 
	60434,04 
	6,68 
	1,01 
	1208,68 
	6436 

	06-01-012-15
	      4000 мм
	33758,85 
	33090,36 
	6,68 
	1,01 
	661,81 
	3524 

	
	Лестницы и площадки котлов паропроизводительностью:

	06-01-012-16
	      160 т/ч, на газомазутном топливе
	2942,52 
	1063,53 
	1471,29 
	109,64 
	407,70 
	101 

	06-01-012-17
	      320-2650 т/ч, на газомазутном топливе
	2738,53 
	645,18 
	1923,43 
	124,25 
	169,92 
	65,5 

	06-01-012-18
	      210-1650 т/ч, на пылеугольном топливе
	5360,06 
	1444,00 
	3706,43 
	306,82 
	209,63 
	152 

	06-01-012-19
	      2650 т/ч, на пылеугольном топливе
	4545,67 
	1219,68 
	2903,19 
	184,02 
	422,80 
	121 

	
	Устройство защиты от золового износа и наклепа дроби поверхностей нагрева котлов паропроизводительностью:

	06-01-012-20
	      320-1000 т/ч, на газомазутном топливе
	10290,33 
	2691,36 
	7398,28 
	494,31 
	200,69 
	267 

	06-01-012-21
	      210-2650 т/ч, на пылеугольном топливе
	17491,94 
	2440,20 
	14934,56 
	653,85 
	117,18 
	245 

	
	Обшивка листовая толщиной листа до 3 мм котлов паропроизводительностью:

	06-01-012-22
	      4-25 т/ч, на газомазутном топливе
	9573,08 
	4314,24 
	1537,15 
	1,90 
	3721,69 
	428 

	06-01-012-23
	      320-1000 т/ч, на газомазутном топливе
	7589,48 
	4408,00 
	2121,16 
	97,42 
	1060,32 
	464 

	06-01-012-24
	      2650 т/ч, на газомазутном топливе
	31559,32 
	5862,40 
	22652,45 
	819,64 
	3044,47 
	640 

	06-01-012-25
	      2,5-25 т/ч, на пылеугольном топливе
	9909,69 
	4233,60 
	1691,19 
	2,03 
	3984,90 
	420 

	06-01-012-26
	      210 т/ч, на пылеугольном топливе
	25323,23 
	5848,96 
	18172,85 
	1425,51 
	1301,42 
	608 

	06-01-012-27
	      320-1650 т/ч, на пылеугольном топливе
	21167,60 
	11160,31 
	7712,93 
	349,32 
	2294,36 
	1147 

	06-01-012-28
	      2650 т/ч, на пылеугольном топливе
	20875,87 
	6778,40 
	12144,01 
	707,29 
	1953,46 
	740 

	
	Детали крепления обмуровки (кирпичной, бетонной) котлов, работающих на пылеугольном топливе, паропроизводительностью:

	06-01-012-29
	      220 т/ч
	3452,90 
	2419,20 
	582,58 
	27,92 
	451,12 
	240 

	06-01-012-30
	      320-1000 т/ч
	1726,05 
	1159,20 
	517,10 
	40,11 
	49,75 
	115 

	
	Детали крепления изоляции котлов паропроизводительностью:

	06-01-012-31
	      320-2650 т/ч, на газомазутном топливе
	6937,55 
	5090,40 
	1745,34 
	94,94 
	101,81 
	505 

	06-01-012-32
	      210-2650 т/ч, на пылеугольном топливе
	15569,77 
	10458,00 
	4902,61 
	200,17 
	209,16 
	1050 

	
	Гарнитура котлов паропроизводительностью:

	06-01-012-33
	      320-1000 т/ч, на газомазутном топливе
	2902,70 
	1041,11 
	1680,66 
	106,99 
	180,93 
	107 

	06-01-012-34
	      2650 т/ч, на газомазутном топливе
	3484,15 
	1010,10 
	2317,82 
	119,25 
	156,23 
	105 

	06-01-012-35
	      210 т/ч, 1650 т/ч, на пылеугольном топливе
	2714,17 
	2041,80 
	544,01 
	35,96 
	128,36 
	205 

	06-01-012-36
	      2650 т/ч, на пылеугольном топливе
	5985,71 
	2171,28 
	3585,33 
	248,50 
	229,10 
	218 

	
	Уплотнения котлов паропроизводительностью:

	06-01-012-37
	      160 т/ч, на газомазутном топливе
	56455,12 
	29131,32 
	23218,20 
	1338,35 
	4105,60 
	2542 

	06-01-012-38
	      320-420 т/ч, на газомазутном топливе
	53257,53 
	18164,25 
	31553,80 
	2179,29 
	3539,48 
	1725 

	06-01-012-39
	      500-1000 т/ч, на газомазутном топливе
	82224,73 
	28146,69 
	51559,17 
	4242,26 
	2518,87 
	2673 

	06-01-012-40
	      2650 т/ч, на газомазутном топливе
	83468,42 
	28040,70 
	52988,59 
	3487,61 
	2439,13 
	2265 

	06-01-012-41
	      210-670 т/ч, на пылеугольном топливе
	67539,57 
	24617,60 
	40293,50 
	3188,23 
	2628,47 
	2240 

	06-01-012-42
	      1000-2650 т/ч, на пылеугольном топливе
	167750,28 
	74149,53 
	82071,37 
	2966,91 
	11529,38 
	6747 

	Таблица 06-01-013. Испытание паровых котлов на газовую плотность 

   

	
	Измеритель: 1 компл.

	
	Испытание на газовую плотность котлов из гладких труб П-образной компоновки, работающих на:

	06-01-013-01
	      газомазутном топливе, паропроизводительностью 35-75 т/ч, давление 3,9 МПа
	12164,39 
	4058,58 
	404,33 
	0,00 
	7701,48 
	391 

	06-01-013-02
	      газомазутном топливе, паропроизводительностью 160 т/ч, давление 9,8 МПа
	19063,00 
	5376,84 
	464,23 
	0,00 
	13221,93 
	518 

	06-01-013-03
	      пылеугольном топливе, паропроизводительностью 35-75 т/ч, давление 3,9 МПа
	18777,83 
	6232,85 
	677,68 
	0,00 
	11867,30 
	559 

	06-01-013-04
	      пылеугольном топливе, паропроизводительностью 210 т/ч, давление 13,8 МПа
	33127,48 
	8553,12 
	832,95 
	0,00 
	23741,41 
	824 

	06-01-013-05
	Испытание на газовую плотность котлов из гладких труб Т-образной компоновки, работающих на пылеугольном топливе, паропроизводительностью 1000 т/ч, давлением 25 МПа
	81664,48 
	23764,29 
	1959,43 
	0,00 
	55940,76 
	2323 

	
	Испытание на газовую плотность котлов из цельносварных труб П-образной компоновки, работающих на:

	06-01-013-06
	      газомазутном топливе, паропроизводительностью 160 т/ч, 320 т/ч, давление 9,8-13,8 МПа
	47172,05 
	28991,34 
	621,01 
	0,00 
	17559,70 
	2793 

	06-01-013-07
	      газомазутном топливе, паропроизводительностью 420 т/ч, давление 13,8 МПа
	53966,81 
	30475,17 
	763,62 
	0,00 
	22728,02 
	2979 

	06-01-013-08
	      газомазутном топливе, паропроизводительностью 500 т/ч, 670 м, давление 13,8 МПа
	67954,24 
	40419,72 
	883,68 
	0,00 
	26650,84 
	3894 

	06-01-013-09
	      газомазутном топливе, паропроизводительностью 1000 т/ч, давление 25 МПа
	92505,67 
	49380,21 
	1381,14 
	0,00 
	41744,32 
	4827 

	06-01-013-10
	      газомазутном топливе, паропроизводительностью 2650 т/ч, давление 25 МПа
	137379,27 
	75425,79 
	1978,35 
	0,00 
	59975,13 
	7373 

	06-01-013-11
	      пылеугольном топливе, паропроизводительностью 160 т/ч, 220 т/ч, давление 9,8 МПа
	54559,16 
	31048,05 
	843,27 
	0,00 
	22667,84 
	3035 

	06-01-013-12
	      пылеугольном топливе, паропроизводительностью 320 т/ч, 420 т/ч, давление 13,8 МПа
	63774,45 
	30567,24 
	1122,88 
	0,00 
	32084,33 
	2988 

	06-01-013-13
	      пылеугольном топливе, паропроизводительностью 500 т/ч, 670 т/ч, давление 13,8 МПа
	107136,22 
	55620,51 
	1150,51 
	0,00 
	50365,20 
	5437 

	
	Испытание на газовую плотность котлов из цельносварных труб Т-образной компоновки, работающих на пылеугольном топливе, паропроизводительностью:

	06-01-013-14
	      420 т/ч, давление 13,8 МПа
	88531,47 
	59190,78 
	1050,92 
	0,00 
	28289,77 
	5786 

	06-01-013-15
	      670 т/ч, давление 13,8 МПа
	131267,61 
	83036,91 
	1615,46 
	0,00 
	46615,24 
	8117 

	06-01-013-16
	      1650 т/ч, давление 25 МПа
	173968,73 
	113000,58 
	1965,82 
	0,00 
	59002,33 
	11046 

	06-01-013-17
	      2650 т/ч, давление 25 МПа
	274459,85 
	168600,63 
	3602,54 
	0,00 
	102256,68 
	16481 

	Таблица 06-01-014. Гидравлическое испытание паровых котлов 

   

	
	Измеритель: 1 компл.

	
	Гидравлическое испытание котлов П-образной компоновки, работающих на:

	06-01-014-01
	      газомазутном топливе, паропроизводительностью 2,5-6,5 т/ч, давление 1,4 МПа
	1730,09 
	619,69 
	827,05 
	57,03 
	283,35 
	59,7 

	06-01-014-02
	      газомазутном топливе, паропроизводительностью 10-25 т/ч, давление 1,4 МПа
	2583,27 
	867,77 
	1326,67 
	95,84 
	388,83 
	83,6 

	06-01-014-03
	      газомазутном топливе, паропроизводительностью 35-75 т/ч, давление 3,9 МПа
	7949,80 
	2199,45 
	3607,45 
	268,62 
	2142,90 
	215 

	06-01-014-04
	      газомазутном топливе, паропроизводительностью 160 т/ч, давление 1,4 МПа
	11620,14 
	3130,38 
	5522,29 
	414,51 
	2967,47 
	306 

	06-01-014-05
	      газомазутном топливе, паропроизводительностью 160 т/ч, давление 9,8 МПа
	23174,47 
	6254,82 
	9121,34 
	923,98 
	7798,31 
	594 

	06-01-014-06
	      газомазутном топливе, паропроизводительностью 320 т/ч, 420 т/ч, давление 13,8 МПа
	37276,38 
	9362,76 
	10293,92 
	968,48 
	17619,70 
	902 

	06-01-014-07
	      газомазутном топливе, паропроизводительностью 500 т/ч, 670 т/ч, давление 13,8 МПа
	65014,70 
	15538,86 
	18445,14 
	1923,64 
	31030,70 
	1497 

	06-01-014-08
	      газомазутном топливе, паропроизводительностью 1000 т/ч, давление 25 МПа
	84994,31 
	23905,14 
	23872,46 
	2654,89 
	37216,71 
	2303 

	06-01-014-09
	      газомазутном топливе, паропроизводительностью 2650 т/ч, давление 25 МПа
	248058,10 
	59031,18 
	79526,46 
	7957,93 
	109500,46 
	5606 

	06-01-014-10
	      пылеугольном топливе, паропроизводительностью 2,5-6,5 т/ч, давление 1,4 МПа
	2034,31 
	721,22 
	1027,71 
	72,66 
	285,38 
	70,5 

	06-01-014-11
	      пылеугольном топливе, паропроизводительностью 10-25 т/ч, давление 2,4 МПа
	3104,49 
	1025,88 
	1686,62 
	123,75 
	391,99 
	103 

	06-01-014-12
	      пылеугольном топливе, паропроизводительностью 35-75 т/ч, давление 3,9 МПа
	9341,63 
	2557,50 
	4634,07 
	348,80 
	2150,06 
	250 

	06-01-014-13
	      пылеугольном топливе, паропроизводительностью 160 т/ч, давление 1,4 МПа
	13873,76 
	3774,87 
	7118,53 
	538,63 
	2980,36 
	369 

	06-01-014-14
	      пылеугольном топливе, паропроизводительностью 220 т/ч, давление 9,8 МПа
	21218,93 
	6643,20 
	5437,61 
	664,76 
	9138,12 
	640 

	06-01-014-15
	      пылеугольном топливе, паропроизводительностью 320 т/ч, 420 т/ч, давление 13,8 МПа
	42930,91 
	9401,37 
	14567,82 
	1318,64 
	18961,72 
	919 

	06-01-014-16
	      пылеугольном топливе, паропроизводительностью 500 т/ч, 670 т/ч, давление 13,8 МПа
	54093,78 
	16057,86 
	21055,32 
	2315,75 
	16980,60 
	1547 

	
	Гидравлическое испытание котлов Т-образной компоновки, работающих на пылеугольном топливе, паропроизводительностью:

	06-01-014-17
	      420 т/ч, давление 13,8 МПа
	31878,48 
	10956,33 
	12006,05 
	1228,84 
	8916,10 
	1071 

	06-01-014-18
	      670 т/ч, давление 13,8 МПа
	76133,75 
	18966,42 
	24798,48 
	2885,40 
	32368,85 
	1854 

	06-01-014-19
	      1000 т/ч, давление 25 МПа
	103706,67 
	31375,41 
	33378,14 
	4092,96 
	38953,12 
	3067 

	06-01-014-20
	      1650 т/ч, давление 25 МПа
	205914,89 
	58024,56 
	74568,08 
	9922,77 
	73322,25 
	5672 

	06-01-014-21
	      2650 т/ч, давление 25 МПа
	468406,19 
	108709,74 
	147316,14 
	16656,87 
	212380,31 
	10473 

	Таблица 06-01-015. Химическая очистка паровых котлов давлением 9,8 МПа и свыше 

   

	
	Измеритель: 1 компл.

	
	Водохимическая очистка котлов П-образной компоновки, работающих на:

	06-01-015-01
	      газомазутном топливе, паропроизводительностью 160 т/ч, давление 9,8 МПа
	31629,70 
	12120,03 
	12131,99 
	656,33 
	7377,68 
	1151 

	06-01-015-02
	      газомазутном топливе, паропроизводительностью 320, 420 т/ч, давление 13,8 МПа
	46167,78 
	17269,20 
	20220,12 
	1056,94 
	8678,46 
	1640 

	06-01-015-03
	      газомазутном топливе, паропроизводительностью 500, 670 т/ч, давление 13,8 МПа
	59813,41 
	24434,52 
	22161,44 
	550,57 
	13217,45 
	2354 

	06-01-015-04
	      газомазутном топливе, паропроизводительностью 1000 т/ч, давление 25 МПа
	76005,64 
	40388,04 
	22037,95 
	806,73 
	13579,65 
	3948 

	06-01-015-05
	      газомазутном топливе, паропроизводительностью 2650 т/ч, давление 25 МПа
	124396,30 
	68841,65 
	31908,62 
	1343,57 
	23646,03 
	6989 

	06-01-015-06
	      пылеугольном топливе, паропроизводительностью 220 т/ч, давление 9,8 МПа
	38274,17 
	17023,20 
	13344,88 
	457,22 
	7906,09 
	1640 

	06-01-015-07
	      пылеугольном топливе, паропроизводительностью 320, 420 т/ч, давление 13,8 МПа
	49410,67 
	20313,66 
	20028,43 
	691,23 
	9068,58 
	1957 

	06-01-015-08
	      пылеугольном топливе, паропроизводительностью 500, 670 т/ч, давление 13,8 МПа
	67505,39 
	29064,00 
	25094,33 
	1031,62 
	13347,06 
	2800 

	
	Водохимическая очистка котлов Т-образной компоновки, работающих на пылеугольном топливе, паропроизводительностью:

	06-01-015-09
	      420 т/ч, давление 13,8 МПа
	57205,00 
	25347,96 
	19518,73 
	485,95 
	12338,31 
	2442 

	06-01-015-10
	      670 т/ч, давление 13,8 МПа
	87315,83 
	40897,20 
	28683,52 
	912,41 
	17735,11 
	3940 

	06-01-015-11
	      1000 т/ч, давление 25 МПа
	101312,49 
	58979,16 
	23057,92 
	538,79 
	19275,41 
	5682 

	06-01-015-12
	      1650 т/ч, давление 25 МПа
	145332,04 
	89933,76 
	28898,28 
	664,96 
	26500,00 
	8922 

	06-01-015-13
	      2650 т/ч, давление 25 МПа
	229217,78 
	148212,95 
	39300,72 
	1033,93 
	41704,11 
	15047 

	Таблица 06-01-016. Испытание котлов на паровую плотность 

   

	
	Измеритель: 1 компл.

	
	Щелочение и испытание на паровую плотность котлов, работающих на:

	06-01-016-01
	      газомазутном топливе, паропроизводительностью 2,5-10 т/ч, давление 1,4 МПа
	4039,46 
	2758,92 
	296,23 
	18,16 
	984,31 
	277 

	06-01-016-02
	      газомазутном топливе, паропроизводительностью 16-25 т/ч, давление 1,4 МПа
	4791,41 
	3092,90 
	401,51 
	24,62 
	1297,00 
	314 

	06-01-016-03
	      газомазутном топливе, паропроизводительностью 35-75 т/ч, давление 3,9 МПа
	24937,42 
	10667,20 
	8411,94 
	494,17 
	5858,28 
	944 

	06-01-016-04
	      газомазутном топливе, паропроизводительностью 160 т/ч, давление 1,4 МПа
	32589,70 
	14294,50 
	10290,07 
	601,98 
	8005,13 
	1265 

	06-01-016-05
	      пылеугольном топливе, паропроизводительностью 2,5-10 т/ч, давление 1,4МПа
	4390,11 
	3017,88 
	382,74 
	23,41 
	989,49 
	303 

	06-01-016-06
	      пылеугольном топливе, паропроизводительностью 25 т/ч, давление 1,4 МПа
	6018,64 
	4183,20 
	516,64 
	31,58 
	1318,80 
	420 

	06-01-016-07
	      пылеугольном топливе, паропроизводительностью 35-75 т/ч, давление 3,9 МПа
	25692,00 
	12079,70 
	8691,58 
	513,29 
	4920,72 
	1069 

	06-01-016-08
	      пылеугольном топливе, паропроизводительностью 160 т/ч, давление 1,4 МПа
	35135,33 
	16452,80 
	10595,63 
	625,75 
	8086,90 
	1456 

	
	Испытание на паровую плотность котлов П-образной компоновки, работающих на:

	06-01-016-09
	      газомазутном топливе, паропроизводительностью 160 т/ч, давление 9,8 МПа
	9073,63 
	8207,04 
	226,06 
	0,00 
	640,53 
	824 

	06-01-016-10
	      газомазутном топливе, паропроизводительностью 320 т/ч, 420 т/ч, давление 13,8 МПа
	14108,31 
	12893,65 
	295,48 
	0,00 
	919,18 
	1309 

	06-01-016-11
	      газомазутном топливе, паропроизводительностью 500 т/ч, 670 т/ч, давление 13,8 МПа
	18255,59 
	16843,50 
	314,17 
	0,00 
	1097,92 
	1710 

	06-01-016-12
	      газомазутном топливе, паропроизводительностью 1000 т/ч, давление 25 МПа
	29899,21 
	27758,52 
	492,17 
	0,00 
	1648,52 
	2787 

	06-01-016-13
	      газомазутном топливе, паропроизводительностью 2650 т/ч, давление 25 МПа
	78051,75 
	73992,84 
	729,80 
	0,00 
	3329,11 
	7429 

	06-01-016-14
	      пылеугольном топливе, паропроизводительностью 220 т/ч, давление 9,8 МПа
	14847,56 
	13575,48 
	317,73 
	0,00 
	954,35 
	1363 

	06-01-016-15
	      пылеугольном топливе, паропроизводительностью 320 т/ч, 420 т/ч, давление 13,8 МПа
	21166,70 
	19621,20 
	346,21 
	0,00 
	1199,29 
	1970 

	06-01-016-16
	      пылеугольном топливе, паропроизводительностью 500 т/ч, 670 т/ч, давление 13,8 МПа
	29996,87 
	28003,55 
	419,19 
	0,00 
	1574,13 
	2843 

	
	Испытание на паровую плотность котлов Т-образной компоновки, работающих на пылеугольном топливе, паропроизводительностью:

	06-01-016-17
	      420, 670 т/ч, давление 13,8 МПа
	48607,84 
	45945,48 
	472,59 
	0,00 
	2189,77 
	4613 

	06-01-016-18
	      1000 т/ч, давление 25 МПа
	77895,84 
	73923,12 
	720,90 
	0,00 
	3251,82 
	7422 

	06-01-016-19
	      1650 т/ч, давление 25 МПа
	121711,94 
	116283,00 
	836,60 
	0,00 
	4592,34 
	11675 

	06-01-016-20
	      2650 т/ч, давление 25 МПа
	235094,33 
	226131,84 
	1121,40 
	0,00 
	7841,09 
	22704 

	Раздел 2. КОТЛЫ ПАРОВЫЕ АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ 

   

	Таблица 06-01-052. Котлы давлением до 0,9 МПа 

   

	
	Измеритель: 1 т

	06-01-052-01
	Котел паропроизводительностью 1-2,5 т/ч
	792,66 
	360,10 
	329,91 
	28,18 
	102,65 
	35,2 

	Раздел 3. ЭЛЕМЕНТЫ ВОДОГРЕЙНЫХ КОТЛОВ 

   

	Таблица 06-01-064. Каркасные конструкции 

   

	
	Измеритель: 1 т

	
	Каркас и каркасные конструкции котлов теплопроизводительностью:

	06-01-064-01
	      35-58,2 МВт (30-50 Гкал/ч)
	3113,17 
	897,34 
	918,21 
	72,16 
	1297,62 
	91,1 

	06-01-064-02
	      116,3 МВт (100 Гкал/ч)
	3798,49 
	979,20 
	2204,47 
	176,29 
	614,82 
	91,6 

	06-01-064-03
	      209 МВт (180 Гкал/ч)
	5849,70 
	768,69 
	4557,94 
	362,96 
	523,07 
	73 

	06-01-064-04
	Портал и каркасные конструкции с шаровыми опорами котлов теплопроизводительностью 209 МВт (180 Гкал/ч)
	7413,12 
	2395,60 
	4072,78 
	399,28 
	944,74 
	212 

	Таблица 06-01-065. Блоки поверхностей нагрева (топочный и конвективный) 

   

	
	Измеритель: 1 т

	
	Блоки без обмуровки поверхностей нагрева (топочный и конвективный), монтируемые методом надвижки, котлов теплопроизводительностью:

	06-01-065-01
	      4,65 МВт (4 Гкал/ч)
	5826,71 
	492,02 
	277,51 
	17,07 
	5057,18 
	49,4 

	06-01-065-02
	      7,58 МВт (6,5 Гкал/ч)
	4263,51 
	413,34 
	229,95 
	12,87 
	3620,22 
	41,5 

	06-01-065-03
	      11,63 МВт (10 Гкал/ч)
	2801,35 
	356,00 
	215,45 
	9,79 
	2229,90 
	34,8 

	06-01-065-04
	      23,26 МВт (20 Гкал/ч)
	3724,73 
	298,94 
	226,45 
	11,90 
	3199,34 
	28,8 

	Таблица 06-01-066. Экраны 

   

	
	Измеритель: 1 т

	
	Экраны из гладких труб с опорами, подвесками и другими креплениями котлов теплопроизводительностью:

	06-01-066-01
	      35 МВт (30 Гкал/ч)
	1262,18 
	186,48 
	422,97 
	37,80 
	652,73 
	18,5 

	06-01-066-02
	      58,2 МВт (50 Гкал/ч)
	1345,66 
	461,84 
	523,22 
	44,91 
	360,60 
	40,3 

	
	Экраны из гладких труб с вваренной полосой, с уплотнениями котла, опорами, подвесками и другими креплениями котлов теплопроизводительностью:

	06-01-066-03
	      116,3 МВт (100 Гкал/ч)
	14495,78 
	5184,75 
	5231,35 
	338,15 
	4079,68 
	465 

	06-01-066-04
	      209 МВт (180 Гкал/ч)
	17774,53 
	5117,85 
	7466,66 
	516,38 
	5190,02 
	459 

	Таблица 06-01-067. Конвективные поверхности 

   

	
	Измеритель: 1 т

	
	Поверхность конвективная с креплениями котлов теплопроизводительностью:

	06-01-067-01
	      35-58,2 МВт (30-50 Гкал/ч)
	1384,56 
	474,44 
	585,10 
	48,50 
	325,02 
	41,4 

	06-01-067-02
	      116,3 МВт (100 Гкал/ч)
	8979,89 
	1756,08 
	6195,60 
	538,35 
	1028,21 
	162 

	06-01-067-03
	      209 МВт (180 Гкал/ч)
	6790,34 
	968,69 
	4480,46 
	386,97 
	1341,19 
	96,1 

	Таблица 06-01-068. Трубопроводы в пределах котлов 

   

	
	Измеритель: 1 т

	
	Трубопроводы с арматурой, фасонными частями, опорами и подвесками, включая мазутопровод, магнезитопровод и трубопровод обмывки, котлов теплопроизводительностью:

	06-01-068-01
	      23,26-58,2 МВт (20-50 Гкал/ч)
	5138,76 
	3491,70 
	1209,32 
	47,89 
	437,74 
	309 

	06-01-068-02
	      116,3 МВт (100 Гкал/ч)
	13450,49 
	6542,28 
	5094,14 
	405,55 
	1814,07 
	612 

	06-01-068-03
	      209 МВт (180 Гкал/ч)
	17673,78 
	7002,45 
	9098,74 
	638,98 
	1572,59 
	665 

	Таблица 06-01-069. Воздухоподогреватели 

   

	
	Измеритель: 1 т

	06-01-069-01
	Воздухоподогреватель трубчатый котла теплопроизводительностью 23,26 МВт (20 Гкал/ч)
	290,91 
	92,33 
	170,95 
	14,16 
	27,63 
	9,16 

	Таблица 06-01-070. Лестницы и площадки, прочие детали и конструкции 

   

	
	Измеритель: 1 т

	
	Лестницы и площадки котлов теплопроизводительностью:

	06-01-070-01
	      11,63 МВт (10 Гкал/ч)
	2978,41 
	940,14 
	828,89 
	37,53 
	1209,38 
	91,9 

	06-01-070-02
	      58,2 МВт (50 Гкал/ч)
	1337,35 
	386,12 
	511,66 
	36,31 
	439,57 
	39,2 

	06-01-070-03
	      116,3-209 МВт (100-180 Гкал/ч)
	3911,37 
	1294,80 
	2255,14 
	259,55 
	361,43 
	130 

	06-01-070-04
	Обшивка листовая, толщина листа до 3 мм
	7912,78 
	3754,92 
	1306,96 
	1,76 
	2850,90 
	377 

	
	Горелка газомазутная, масса:

	06-01-070-05
	      0,5 т
	1999,68 
	1764,60 
	163,68 
	2,03 
	71,40 
	170 

	06-01-070-06
	      0,78 т
	1676,54 
	1276,74 
	206,95 
	2,17 
	192,85 
	123 

	Таблица 06-01-071. Гидравлическое испытание водогрейных котлов 

   

	
	Измеритель: 1 компл.

	
	Гидравлическое испытание котлов горизонтальной и П-образной компоновок, работающих на газомазутном топливе, теплопроизводительностью:

	06-01-071-01
	      7,56 МВт (6,5 Гкал/ч)
	1771,03 
	583,36 
	969,25 
	66,55 
	218,42 
	56,2 

	06-01-071-02
	      11,63 МВт (10 Гкал/ч)
	2112,71 
	670,55 
	1153,23 
	80,76 
	288,93 
	64,6 

	06-01-071-03
	      58,2 МВт (50 Гкал/ч)
	3342,30 
	1011,35 
	1495,69 
	98,47 
	835,26 
	89,5 

	06-01-071-04
	      116,3 МВт (100 Гкал/ч)
	15502,47 
	5654,88 
	3822,81 
	427,00 
	6024,78 
	561 

	06-01-071-05
	Гидравлическое испытание котлов Т-образной компоновки, работающих на газомазутном топливе, теплопроизводительностью 209 МВт (180 МВт)
	24418,31 
	8675,04 
	8521,90 
	518,92 
	7221,37 
	848 

	
	Гидравлическое испытание котлов П-образной компоновки, работающих на пылеугольном топливе, теплопроизводительностью:

	06-01-071-06
	      23,26 МВт (20 Гкал/ч)
	2894,80 
	911,36 
	1517,54 
	105,05 
	465,90 
	87,8 

	06-01-071-07
	      116,3 МВт (100 Гкал/ч)
	20076,40 
	7992,60 
	4987,30 
	370,84 
	7096,50 
	770 

	Таблица 06-01-072. Испытание водогрейных котлов на газовую плотность 

   

	
	Измеритель: 1 компл.

	
	Испытание на газовую плотность котлов П-образной компоновки, работающих на:

	06-01-072-01
	      пылеугольном топливе, теплопроизводительностью 58,2 МВт (50 Гкал/ч)
	6501,14 
	5366,46 
	293,50 
	0,00 
	841,18 
	517 

	06-01-072-02
	      пылеугольном топливе, теплопроизводительностью 116 МВт (100 Гкал/ч)
	9106,70 
	6539,40 
	727,60 
	0,00 
	1839,70 
	630 

	06-01-072-03
	      газомазутном топливе, теплопроизводительностью 58,2 МВт (50 Гкал/ч)
	5511,24 
	4421,88 
	291,72 
	0,00 
	797,64 
	426 

	06-01-072-04
	      газомазутном топливе, теплопроизводительностью 116,3 МВт (100 Гкал/ч)
	7665,67 
	5252,28 
	727,60 
	0,00 
	1685,79 
	506 

	06-01-072-05
	Испытание на газовую плотность котлов Т-образной компоновки, работающих на газомазутном топливе, теплопроизводительностью 209 МВт (180 Гкал/ч)
	11753,58 
	8296,53 
	949,42 
	0,00 
	2507,63 
	811 

	Таблица 06-01-073. Щелочение и испытание водогрейных котлов на тепловую плотность 

   

	
	Измеритель: 1 компл.

	
	Щелочение и испытание на тепловую плотность водогрейных котлов П-образной компоновки работающих на:

	06-01-073-01
	      пылеугольном топливе, теплопроизводительностью 58,2 МВт (50 Гкал/ч)
	16467,78 
	10120,50 
	2278,71 
	164,12 
	4068,57 
	975 

	06-01-073-02
	      пылеугольном топливе, теплопроизводительностью 116 МВт (100 Гкал/ч)
	28044,10 
	16995,42 
	3443,43 
	205,45 
	7605,25 
	1614 

	06-01-073-03
	      газомазутном топливе, теплопроизводительностью 23,26-35 МВт (20-30 Гкал/ч)
	11193,87 
	6944,22 
	1586,99 
	124,18 
	2662,66 
	669 

	06-01-073-04
	      газомазутном топливе, теплопроизводительностью 58,2 МВт (50 Гкал/ч)
	14744,02 
	8553,12 
	2227,00 
	159,26 
	3963,90 
	824 

	06-01-073-05
	      газомазутном топливе, теплопроизводительностью 116,3 МВт (100 Гкал/ч)
	28233,55 
	14655,99 
	5179,91 
	302,27 
	8397,65 
	1371 

	06-01-073-06
	Щелочение и испытание на тепловую плотность водогрейных котлов Т-образной компоновки, работающих на газомазутном топливе, теплопроизводительностью 209 МВт (180 Гкал/ч)
	53631,53 
	32032,26 
	7858,27 
	507,12 
	13741,00 
	3042 

	ОТДЕЛ 02. КОТЕЛЬНО-ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

   

	Раздел 1. ТОПОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА 

   

	Таблица 06-02-001. Решетки 

   

	
	Измеритель: 1 т

	06-02-001-01
	Решетка колосниковая, активная площадь 0,82-1,34 м2
	736,58 
	458,16 
	130,23 
	2,03 
	148,19 
	46 

	Таблица 06-02-002. Топки полумеханические 

   

	
	Измеритель: 1 т

	06-02-002-01
	Топка с колосниковыми решетками, площадь решетки 2,74-6,31 м2
	825,96 
	546,80 
	129,79 
	2,03 
	149,37 
	54,9 

	Таблица 06-02-003. Топки механические 

   

	
	Измеритель: 1 т

	
	Топка с забрасывателями, с колосниковым полотном:

	06-02-003-01
	      ленточного типа, активная площадь решетки 3,3-6,4 м2
	591,69 
	316,51 
	130,42 
	2,03 
	144,76 
	31,4 

	06-02-003-02
	      ленточного типа, активная площадь решетки 9,1 м2
	432,01 
	167,33 
	122,90 
	1,76 
	141,78 
	16,8 

	06-02-003-03
	      чешуйчатого типа, активная площадь решетки 13,4-15,9 м2
	269,61 
	151,87 
	67,75 
	1,76 
	49,99 
	16,8 

	Таблица 06-02-004. Подогреватели и фильтры мазута 

   

	
	Измеритель: 1 т

	
	Подогреватель мазута, устанавливаемый:

	06-02-004-01
	      вне здания котельной, производительностью 6 т/ч
	6829,34 
	4807,00 
	1333,37 
	27,96 
	688,97 
	506 

	06-02-004-02
	      вне здания котельной, производительностью 15 т/ч
	2383,61 
	1672,00 
	472,68 
	8,96 
	238,93 
	176 

	06-02-004-03
	      вне здания котельной, производительностью 30 т/ч
	1287,52 
	893,00 
	270,00 
	5,24 
	124,52 
	94 

	06-02-004-04
	      вне здания котельной, производительностью 60 т/ч
	1036,32 
	769,60 
	177,94 
	2,48 
	88,78 
	80 

	06-02-004-05
	      вне здания котельной, производительностью 120 т/ч
	705,50 
	507,06 
	137,75 
	2,96 
	60,69 
	54 

	06-02-004-06
	      вне здания котельной, производительностью 240 т/ч
	414,97 
	300,48 
	80,28 
	1,59 
	34,21 
	32 

	06-02-004-07
	      в здании котельной, производительностью 6 т/ч
	9024,32 
	4332,00 
	4012,85 
	247,14 
	679,47 
	456 

	06-02-004-08
	      в здании котельной, производительностью 15 т/ч
	3210,42 
	1567,50 
	1406,08 
	86,66 
	236,84 
	165 

	06-02-004-09
	      в здании котельной, производительностью 30 т/ч
	1781,23 
	915,80 
	740,45 
	45,76 
	124,98 
	96,4 

	06-02-004-10
	      в здании котельной, производительностью 60 т/ч
	1309,66 
	693,50 
	528,90 
	32,54 
	87,26 
	73 

	06-02-004-11
	      в здании котельной, производительностью 120 т/ч
	623,44 
	441,33 
	122,73 
	3,01 
	59,38 
	47 

	06-02-004-12
	      в здании котельной, производительностью 240 т/ч
	387,12 
	277,94 
	75,42 
	1,76 
	33,76 
	29,6 

	
	Фильтр мазута, устанавливаемый:

	06-02-004-13
	      вне здания котельной, производительностью 30 т/ч
	9330,96 
	3995,68 
	3173,29 
	7,45 
	2161,99 
	442 

	06-02-004-14
	      вне здания котельной, производительностью 60 т/ч
	6091,31 
	2628,92 
	2072,65 
	7,05 
	1389,74 
	287 

	06-02-004-15
	      вне здания котельной, производительностью 120 т/ч
	3509,58 
	1509,68 
	1223,74 
	7,18 
	776,16 
	167 

	06-02-004-16
	      вне здания котельной, производительностью 240 т/ч
	2096,84 
	902,19 
	753,43 
	7,18 
	441,22 
	99,8 

	06-02-004-17
	      в здании котельной, производительностью 30 т/ч
	10276,58 
	3977,60 
	4137,35 
	46,61 
	2161,63 
	440 

	06-02-004-18
	      в здании котельной, производительностью 60 т/ч
	6919,76 
	2784,32 
	2742,59 
	36,03 
	1392,85 
	308 

	06-02-004-19
	      в здании котельной, производительностью 120 т/ч
	3907,02 
	1584,68 
	1544,68 
	20,28 
	777,66 
	173 

	06-02-004-20
	      в здании котельной, производительностью 240 т/ч
	2266,63 
	931,12 
	893,71 
	12,21 
	441,80 
	103 

	Раздел 2. ОБОРУДОВАНИЕ ПЫЛЕПРИГОТОВЛЕНИЯ 

   

	Таблица 06-02-011. Мельницы углеразмольные 

   

	
	Измеритель: 1 т

	
	Мельница углеразмольная шаровая производительностью:

	06-02-011-01
	      6 т/ч
	1701,96 
	433,40 
	870,68 
	68,10 
	397,88 
	44 

	06-02-011-02
	      12-16 т/ч
	1245,96 
	311,36 
	553,36 
	45,38 
	381,24 
	32 

	06-02-011-03
	      25-50 т/ч
	1299,38 
	268,92 
	649,08 
	49,28 
	381,38 
	27 

	
	Мельница углеразмольная молотковая производительностью:

	06-02-011-04
	      3,16 т/ч
	3933,98 
	1189,44 
	1426,08 
	109,34 
	1318,46 
	118 

	06-02-011-05
	      6,3 т/ч
	2812,61 
	836,64 
	1051,75 
	80,23 
	924,22 
	84 

	06-02-011-06
	      10 т/ч
	1695,60 
	507,96 
	609,60 
	48,42 
	578,04 
	51 

	06-02-011-07
	      16-25 т/ч
	1147,56 
	325,05 
	398,44 
	31,73 
	424,07 
	33 

	06-02-011-08
	      50 т/ч
	1123,92 
	209,16 
	381,57 
	29,90 
	533,19 
	21 

	06-02-011-09
	      80 т/ч
	935,15 
	194,60 
	341,00 
	26,36 
	399,55 
	20 

	
	Мельница углеразмольная валковая среднеходная производительностью:

	06-02-011-10
	      4,5-6,5 т/ч
	2695,41 
	533,86 
	884,96 
	77,20 
	1276,59 
	53,6 

	06-02-011-11
	      11,5 т/ч
	2153,15 
	414,34 
	710,02 
	62,63 
	1028,79 
	41,6 

	06-02-011-12
	      16 т/ч
	2215,20 
	391,43 
	720,28 
	64,89 
	1103,49 
	39,3 

	06-02-011-13
	      25 т/ч
	2009,55 
	272,90 
	682,56 
	57,51 
	1054,09 
	27,4 

	06-02-011-14
	      80 т/ч
	2553,61 
	396,14 
	1116,79 
	68,65 
	1040,68 
	39,3 

	
	Мельница-вентилятор углеразмольная производительностью:

	06-02-011-15
	      12,5-25 т/ч
	1707,75 
	557,76 
	921,36 
	78,28 
	228,63 
	56 

	06-02-011-16
	      35 т/ч
	1240,43 
	443,52 
	592,37 
	49,51 
	204,54 
	44 

	06-02-011-17
	      70 т/ч
	1682,21 
	371,95 
	1130,62 
	61,83 
	179,64 
	36,9 

	Таблица 06-02-012. Питатели пыли, сырого угля, пылевые шнеки и мигалки 

   

	
	Измеритель: 1 т

	
	Питатель сырого угля скребковый, производительность:

	06-02-012-01
	      40 т/ч, масса 5,46 т
	538,22 
	413,66 
	109,46 
	5,15 
	15,10 
	43 

	06-02-012-02
	      40 т/ч, масса 8,26 т
	1075,89 
	594,72 
	189,51 
	5,42 
	291,66 
	59 

	06-02-012-03
	      80 т/ч, масса 12,15-22,9 т
	896,92 
	498,00 
	205,41 
	7,91 
	193,51 
	50 

	06-02-012-04
	      40-300 т/ч, масса 7,05-7,17т
	1194,76 
	669,80 
	230,06 
	8,46 
	294,90 
	68 

	
	Питатель сырого угля комбинированный, производительность:

	06-02-012-05
	      15-50 т/ч, масса 28,65-39,58 т
	953,14 
	306,43 
	585,03 
	38,64 
	61,68 
	30,4 

	06-02-012-06
	      80 т/ч, масса 31,44-39,58 т
	1147,03 
	317,13 
	768,16 
	36,69 
	61,74 
	31 

	
	Питатель для угольной пыли дисковый (тарельчатый), производительность:

	06-02-012-07
	      112 м3/ч, легкого типа
	935,39 
	606,06 
	220,42 
	5,50 
	108,91 
	63 

	06-02-012-08
	      210-370 м3/ч, тяжелого типа
	586,69 
	404,04 
	125,37 
	4,74 
	57,28 
	42 

	
	Питатель для угольной пыли лопастной, производительность:

	06-02-012-09
	      1-5 т/ч
	2087,22 
	1548,50 
	474,24 
	12,89 
	64,48 
	163 

	06-02-012-10
	      2,8-14 т/ч
	1205,33 
	892,05 
	273,41 
	7,55 
	39,87 
	95 

	
	Мигалка с конусным клапаном, диаметр условного прохода:

	06-02-012-11
	      100 мм
	16076,44 
	4829,24 
	11150,62 
	430,62 
	96,58 
	502 

	06-02-012-12
	      300 мм
	5315,72 
	2010,58 
	3264,93 
	123,71 
	40,21 
	209 

	06-02-012-13
	      600 мм
	1575,65 
	712,50 
	848,90 
	31,44 
	14,25 
	75 

	
	Шнек пылевой, масса:

	06-02-012-14
	      4,23 т
	942,20 
	685,08 
	141,91 
	5,01 
	115,21 
	66 

	06-02-012-15
	      7,44 т
	643,77 
	429,66 
	126,89 
	4,47 
	87,22 
	42 

	06-02-012-16
	Секция шнека
	852,40 
	435,96 
	400,26 
	13,96 
	16,18 
	42 

	Таблица 06-02-013. Сепараторы пыли и циклоны 

   

	
	Измеритель: 1 т

	
	Сепаратор пыли, поставляемый в собранном виде, диаметр:

	06-02-013-01
	      2500 мм
	1125,84 
	663,59 
	306,58 
	11,51 
	155,67 
	68,2 

	06-02-013-02
	      2850-3300 мм
	980,62 
	636,31 
	218,87 
	7,18 
	125,44 
	62,2 

	
	Сепаратор пыли, поставляемый отдельными узлами, диаметр:

	06-02-013-03
	      4250 мм
	1262,35 
	772,37 
	309,75 
	9,54 
	180,23 
	75,5 

	06-02-013-04
	      4750-5500  мм
	1142,73 
	705,87 
	269,73 
	7,90 
	167,13 
	69 

	
	Циклон пылевой, поставляемый в собранном виде, диаметр:

	06-02-013-05
	      1400 мм
	1363,69 
	758,94 
	451,98 
	21,55 
	152,77 
	78 

	06-02-013-06
	      1800 мм
	1139,52 
	677,38 
	330,20 
	14,32 
	131,94 
	67,2 

	06-02-013-07
	      3150 мм
	754,50 
	508,62 
	165,75 
	5,57 
	80,13 
	49 

	06-02-013-08
	Циклон пылевой, поставляемый отдельными узлами, диаметр 4250 мм
	1038,29 
	616,57 
	254,38 
	6,44 
	167,34 
	59,4 

	Таблица 06-02-014. Пылегазовоздухопроводы и газозаборные шахты 

   

	
	Измеритель: 1 т

	
	Пылепровод с фасонными частями, компенсаторами, клапанами, опорами и подвесками и отдельными деталями котлов паропроизводительностью:

	06-02-014-01
	      220 т/ч
	2890,01 
	768,12 
	1835,92 
	210,00 
	285,97 
	74 

	06-02-014-02
	      320-670 т/ч
	5021,70 
	975,72 
	3229,90 
	304,64 
	816,08 
	94 

	06-02-014-03
	      1000-1650 т/ч
	2454,05 
	519,00 
	1329,61 
	123,76 
	605,44 
	50 

	06-02-014-04
	      2650 т/ч
	5382,26 
	879,78 
	2805,86 
	234,52 
	1696,62 
	86 

	
	Газопровод с фасонными частями, компенсаторами, клапанами, опорами и подвесками, поставляемый блоками, щитами и рулонами котлов паропроизводительностью:

	06-02-014-05
	      160 т/ч, на газомазутном топливе
	3203,77 
	547,56 
	1408,39 
	129,64 
	1247,82 
	52 

	06-02-014-06
	      220-500 т/ч, на газомазутном топливе
	3984,02 
	905,58 
	1494,76 
	135,01 
	1583,68 
	86 

	06-02-014-07
	      670-1000 т/ч, на газомазутном топливе
	3067,59 
	873,99 
	1289,95 
	104,19 
	903,65 
	83 

	06-02-014-08
	      2650 т/ч, на газомазутном топливе
	3974,76 
	1121,04 
	2202,09 
	183,91 
	651,63 
	108 

	06-02-014-09
	      220-670 т/ч, на пылеугольном топливе
	4045,92 
	871,92 
	2650,13 
	261,68 
	523,87 
	84 

	06-02-014-10
	      1000-1650 т/ч, на пылеугольном топливе
	2528,34 
	741,13 
	1263,25 
	102,66 
	523,96 
	71,4 

	06-02-014-11
	      2650 т/ч, на пылеугольном топливе
	4585,37 
	1162,56 
	2207,56 
	182,90 
	1215,25 
	112 

	
	Воздухопровод с фасонными частями, компенсаторами, клапанами, опорами и подвесками, поставляемый блоками, щитами и рулонами котлов паропроизводительностью:

	06-02-014-12
	      160 т/ч, на газомазутном топливе
	2710,95 
	673,92 
	1817,38 
	172,68 
	219,65 
	64 

	06-02-014-13
	      220-500 т/ч, на газомазутном топливе
	4086,96 
	1227,60 
	2489,33 
	233,70 
	370,03 
	120 

	06-02-014-14
	      670-1000 т/ч, на газомазутном топливе
	3325,26 
	1058,76 
	1653,62 
	136,40 
	612,88 
	102 

	06-02-014-15
	      2650 т/ч, на газомазутном топливе
	3524,71 
	1232,01 
	1636,16 
	128,73 
	656,54 
	117 

	06-02-014-16
	      220-1000 т/ч, на пылеугольном топливе
	5379,78 
	1411,20 
	3413,41 
	354,56 
	555,17 
	140 

	06-02-014-17
	      1650 т/ч, на пылеугольном топливе
	3230,12 
	1042,47 
	1706,32 
	147,79 
	481,33 
	99 

	06-02-014-18
	      2650 т/ч, на пылеугольном топливе
	5094,02 
	1110,66 
	2062,98 
	154,23 
	1920,38 
	107 

	
	Газозаборные шахты с компенсаторами, клапанами, опорами и подвесками, поставляемые:

	06-02-014-19
	      блоками и отдельными деталями котлов паропроизводительностью 210 т/ч
	6580,12 
	890,48 
	2257,55 
	245,63 
	3432,09 
	83,3 

	06-02-014-20
	      блоками и отдельными деталями котлов паропроизводительностью 670 т/ч
	9293,24 
	1841,40 
	3772,04 
	339,30 
	3679,80 
	180 

	06-02-014-21
	      с внутренним кожухом из жаропрочной стали котлов паропроизводительностью 2650 т/ч
	10674,65 
	1452,66 
	6168,25 
	639,05 
	3053,74 
	142 

	ОТДЕЛ 03. ОБОРУДОВАНИЕ ВОДОПОДГОТОВКИ 

   

	Раздел 1. АППАРАТУРА ДЛЯ ХИМИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ ВОДЫ 

   

	Таблица 06-03-001. Фильтры 

   

	
	Измеритель: 1 т

	
	Фильтр осветлительный вертикальный, высота фильтрующей загрузки 1 м, диаметр:

	06-03-001-01
	      1000 мм, однокамерный
	8445,74 
	3971,00 
	2091,78 
	125,58 
	2382,96 
	418 

	06-03-001-02
	      1400 мм, однокамерный
	8050,74 
	3838,38 
	1844,77 
	107,35 
	2367,59 
	399 

	06-03-001-03
	      2000 мм, однокамерный
	6081,93 
	2943,72 
	1474,95 
	86,06 
	1663,26 
	306 

	06-03-001-04
	      2600 мм, однокамерный
	4454,33 
	2145,26 
	1125,57 
	65,33 
	1183,50 
	223 

	06-03-001-05
	      3000, 3400 мм, однокамерный
	3727,00 
	1776,50 
	1024,13 
	59,51 
	926,37 
	187 

	06-03-001-06
	      3400 мм, двухкамерный
	3376,68 
	1558,00 
	833,25 
	47,86 
	985,43 
	164 

	06-03-001-07
	      3400 мм, трехкамерный
	2791,65 
	1387,00 
	757,14 
	43,98 
	647,51 
	146 

	
	Фильтр ионитный параллельноточный первой ступени, высота фильтрующей загрузки:

	06-03-001-08
	      2 м, диаметр 700 мм
	16816,45 
	7881,30 
	3232,36 
	193,77 
	5702,79 
	810 

	06-03-001-09
	      2 м, диаметр 1000 мм
	10607,03 
	4915,82 
	2104,94 
	126,13 
	3586,27 
	511 

	06-03-001-10
	      2 м, диаметр 1400 мм
	8873,60 
	4076,87 
	1859,86 
	108,05 
	2936,87 
	419 

	06-03-001-11
	      2,5 м, диаметр 2000 мм
	4421,24 
	2014,11 
	1019,04 
	59,38 
	1388,09 
	207 

	06-03-001-12
	      2,5 м, диаметр 2500 мм
	3634,87 
	1712,48 
	824,99 
	47,80 
	1097,40 
	176 

	06-03-001-13
	      2,5 м, диаметр 3000 мм
	3075,31 
	1414,14 
	752,17 
	43,88 
	909,00 
	147 

	06-03-001-14
	      2,5 м, диаметр 3400 мм
	2730,07 
	1231,36 
	671,89 
	39,21 
	826,82 
	128 

	
	Фильтр параллельноточный второй ступени, высота фильтрующей загрузки 1,5 м, диаметр:

	06-03-001-15
	      1000 мм
	12088,13 
	5838,00 
	2161,93 
	129,58 
	4088,20 
	600 

	06-03-001-16
	      1400 мм
	7223,27 
	3299,66 
	1473,23 
	85,93 
	2450,38 
	343 

	06-03-001-17
	      2000 мм
	6345,04 
	2821,70 
	1317,92 
	77,07 
	2205,42 
	290 

	06-03-001-18
	      2600, 3000 мм
	4055,53 
	1984,92 
	961,02 
	56,12 
	1109,59 
	204 

	06-03-001-19
	Фильтр смешанного действия с внутренней регенерацией ионитов, высота фильтрующей загрузки 1,7 м, диаметр 2000 мм
	5814,51 
	2743,86 
	1024,00 
	59,51 
	2046,65 
	282 

	
	Фильтр смешанного действия с наружной регенерацией ионитов, высота фильтрующей загрузки 1 м, диаметр:

	06-03-001-20
	      2000 мм
	4501,01 
	2097,16 
	838,57 
	48,81 
	1565,28 
	218 

	06-03-001-21
	      2600 мм
	3911,25 
	2053,03 
	610,14 
	39,34 
	1248,08 
	211 

	06-03-001-22
	      3400 мм
	2361,62 
	1045,00 
	474,23 
	27,16 
	842,39 
	110 

	
	Фильтр-регенератор для ФИСД с наружной регенерацией, высота фильтрующей загрузки:

	06-03-001-23
	      1,5 м, диаметр 1600 мм
	4656,41 
	2403,50 
	1021,83 
	59,51 
	1231,08 
	253 

	06-03-001-24
	      2,1 м, диаметр 2000 мм
	3766,99 
	1866,28 
	834,71 
	47,86 
	1066,00 
	194 

	06-03-001-25
	      2,1 м, диаметр 2600 мм
	3035,98 
	1491,10 
	668,38 
	38,38 
	876,50 
	155 

	
	Фильтр-ловушка зернистых материалов, давление 1 МПа, производительность:

	06-03-001-26
	      270 м3/ч
	10945,58 
	3372,50 
	4613,43 
	276,14 
	2959,65 
	355 

	06-03-001-27
	      900 м3/ч
	5890,41 
	1906,17 
	2407,11 
	143,48 
	1577,13 
	203 

	
	Фильтр сорбционный угольный, высота фильтрующей загрузки 2,5 м, диаметр:

	06-03-001-28
	      2000 мм
	3877,88 
	2116,40 
	836,94 
	48,55 
	924,54 
	220 

	06-03-001-29
	      2600 мм
	3119,57 
	1645,02 
	674,94 
	39,34 
	799,61 
	171 

	06-03-001-30
	      3000 мм
	2476,76 
	1391,39 
	551,95 
	32,02 
	533,42 
	143 

	06-03-001-31
	      3400 мм
	1930,56 
	1067,82 
	471,97 
	26,99 
	390,77 
	111 

	Таблица 06-03-002. Осветлители 

   

	
	Измеритель: 1 т

	
	Осветлитель, поставляемый узлами, диаметр:

	06-03-002-01
	      5; 9 м
	8168,83 
	1743,84 
	4666,58 
	497,77 
	1758,41 
	173 

	06-03-002-02
	      11 м
	6391,46 
	1693,44 
	3374,52 
	351,43 
	1323,50 
	168 

	06-03-002-03
	      14; 18 м
	4445,99 
	1179,36 
	2743,81 
	210,69 
	522,82 
	117 

	Таблица 06-03-003. Гидравлические мешалки 

   

	
	Измеритель: 1 т

	06-03-003-01
	Мешалка для кислых реагентов, вместимость 2 м3
	2143,52 
	1190,80 
	282,53 
	6,78 
	670,19 
	130 

	
	Мешалка для известкового молока, вместимость:

	06-03-003-02
	      4 м3
	1594,84 
	1011,52 
	212,12 
	6,91 
	371,20 
	109 

	06-03-003-03
	      16 м3
	485,33 
	274,19 
	118,54 
	5,15 
	92,60 
	29,2 

	Таблица 06-03-004. Солерастворители 

   

	
	Измеритель: 1 т

	
	Солерастворитель, вместимость:

	06-03-004-01
	      0,125 м3
	16873,76 
	10413,51 
	1629,88 
	8,94 
	4830,37 
	1109 

	06-03-004-02
	      0,4 м3
	9303,17 
	5305,35 
	1485,68 
	14,63 
	2512,14 
	565 

	06-03-004-03
	      1 м3
	6080,37 
	3267,72 
	1370,30 
	14,63 
	1442,35 
	348 

	Таблица 06-03-005. Подогреватели 

   

	
	Измеритель: 1 т

	
	Подогреватель пароводяной, производительность:

	06-03-005-01
	      50 т/ч
	8872,91 
	6159,84 
	655,82 
	7,45 
	2057,25 
	656 

	06-03-005-02
	      100 т/ч
	5494,93 
	3746,61 
	470,23 
	7,05 
	1278,09 
	399 

	06-03-005-03
	      200 т/ч
	3402,42 
	2272,38 
	314,33 
	6,91 
	815,71 
	242 

	06-03-005-04
	      400 т/ч
	2111,14 
	1370,94 
	242,33 
	6,91 
	497,87 
	146 

	
	Теплообменник водоводяной, производительность:

	06-03-005-05
	      40 т/ч
	8999,23 
	6124,80 
	616,63 
	6,78 
	2257,80 
	660 

	06-03-005-06
	      80-240 т/ч
	4151,79 
	2741,88 
	386,02 
	7,72 
	1023,89 
	292 

	06-03-005-07
	      400 т/ч
	3406,84 
	2217,92 
	342,08 
	7,59 
	846,84 
	239 

	Таблица 06-03-006. Декарбонизаторы 

   

	
	Измеритель: 1 т

	
	Декарбонизатор, масса:

	06-03-006-01
	      4,12 т, с баком
	2265,45 
	610,07 
	1118,09 
	95,76 
	537,29 
	62,7 

	06-03-006-02
	      7,52 т, с баком
	1628,52 
	420,39 
	808,64 
	68,51 
	399,49 
	43,7 

	06-03-006-03
	      8,5 т, без бака
	1952,63 
	544,88 
	938,82 
	86,86 
	468,93 
	56 

	Раздел 2. АППАРАТУРА ДЛЯ ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ ВОДЫ 

   

	Таблица 06-03-011. Сепараторы 

   

	
	Измеритель: 1 т

	
	Сепаратор растопочный, давление 2 МПа, масса:

	06-03-011-01
	      2,41 т
	2558,87 
	1206,50 
	422,59 
	18,15 
	929,78 
	127 

	06-03-011-02
	      12,15 т
	1037,83 
	495,43 
	309,13 
	12,84 
	233,27 
	51,5 

	
	Сепаратор непрерывной продувки, давление 0,7 МПа, масса:

	06-03-011-03
	      0,18 т
	21291,22 
	9319,50 
	2231,70 
	102,44 
	9740,02 
	981 

	06-03-011-04
	      0,54 т
	7619,76 
	3665,22 
	944,19 
	42,21 
	3010,35 
	381 

	06-03-011-05
	      1,21 т
	4437,69 
	2242,00 
	588,72 
	25,52 
	1606,97 
	236 

	06-03-011-06
	Сепаратор периодической продувки, давление 0,15 МПа, масса 2,04 т
	3460,61 
	1434,50 
	507,81 
	19,41 
	1518,30 
	151 

	Таблица 06-03-012. Расширители 

   

	
	Измеритель: 1 т

	06-03-012-01
	Расширитель периодической продувки, давление 0,15 МПа, объем 7,5 м3
	2125,70 
	950,00 
	423,91 
	19,67 
	751,79 
	100 

	Таблица 06-03-013. Деаэрационные колонки 

   

	
	Измеритель: 1 т

	
	Колонка деаэрационная атмосферного давления, производительность:

	06-03-013-01
	      10 т/ч, давление 0,12 МПа
	26642,54 
	10647,85 
	10075,77 
	1101,42 
	5918,92 
	1081 

	06-03-013-02
	      50 т/ч, давление 0,12 МПа
	12227,73 
	6028,20 
	3747,44 
	399,55 
	2452,09 
	612 

	06-03-013-03
	      200 т/ч, давление 0,12 МПа
	4961,24 
	1979,85 
	1677,13 
	182,28 
	1304,26 
	201 

	06-03-013-04
	      300 т/ч, давление 0,12 МПа
	3607,83 
	1633,44 
	1091,43 
	109,81 
	882,96 
	164 

	
	Колонка деаэрационная повышенного давления, производительность:

	06-03-013-05
	      225 т/ч, давление 0,6 МПа
	2755,10 
	1105,56 
	806,55 
	76,87 
	842,99 
	111 

	06-03-013-06
	      1000, 2000 т/ч, давление 0,7 МПа
	2290,99 
	535,25 
	1150,52 
	128,28 
	605,22 
	53,1 

	06-03-013-07
	      2600, 2800 т/ч, давление 1,2; 0,75 МПа
	2592,93 
	486,86 
	785,21 
	72,11 
	1320,86 
	48,3 

	06-03-013-08
	      2000 т/ч, давление 0,7 МПа, монтируемая методом надвижки
	3843,32 
	670,31 
	2205,42 
	242,04 
	967,59 
	67,3 

	06-03-013-09
	      2600, 2800 т/ч, давление 0,7 МПа, монтируемая методом надвижки
	3639,90 
	607,82 
	1244,19 
	100,61 
	1787,89 
	60,3 

	Таблица 06-03-014. Охладители выпара 

   

	
	Измеритель: 1 т

	
	Охладитель выпара горизонтальный для вакуумных деаэраторов, поверхность охлаждения:

	06-03-014-01
	      2 м2
	27299,97 
	9771,84 
	14218,40 
	932,78 
	3309,73 
	1053 

	06-03-014-02
	      16 м2
	8518,69 
	2895,36 
	4599,57 
	274,15 
	1023,76 
	312 

	06-03-014-03
	      24 м2
	5992,10 
	2190,08 
	3057,14 
	199,96 
	744,88 
	236 

	
	Охладитель выпара горизонтальный для деаэраторов атмосферного давления, поверхность охлаждения:

	06-03-014-04
	      2 м2
	21255,78 
	8184,96 
	10594,27 
	701,48 
	2476,55 
	882 

	06-03-014-05
	      16 м2
	10417,70 
	3821,73 
	5321,81 
	348,63 
	1274,16 
	407 

	06-03-014-06
	      24 м2
	7461,40 
	2719,04 
	3821,79 
	249,97 
	920,57 
	293 

	
	Охладитель выпара вертикальный для деаэраторов повышенного давления, поверхность охлаждения:

	06-03-014-07
	      18 м2
	4716,50 
	1765,32 
	2206,79 
	142,76 
	744,39 
	188 

	06-03-014-08
	      28 м2
	2834,69 
	1092,50 
	1316,27 
	84,76 
	425,92 
	115 

	Таблица 06-03-015. Эжекторы водо- и пароструйные 

   

	
	Измеритель: 1 т

	
	Эжектор водоструйный для вакуумных деаэраторов, массовый расход рабочей воды:

	06-03-015-01
	      30 т/ч
	144116,74 
	64087,00 
	67427,69 
	4206,53 
	12602,05 
	6746 

	06-03-015-02
	      220 т/ч
	20880,95 
	9350,64 
	9758,58 
	611,65 
	1771,73 
	972 

	06-03-015-03
	      600 т/ч
	9906,10 
	4740,50 
	4384,74 
	275,52 
	780,86 
	499 

	06-03-015-04
	Эжектор трехступенчатый пароструйный
	2264,89 
	825,55 
	1315,04 
	76,17 
	124,30 
	86,9 

	Таблица 06-03-016. Испарители 

   

	
	Измеритель: 1 т

	
	Испаритель поверхностного типа, вертикальный, масса:

	06-03-016-01
	      14,84 т
	1269,63 
	632,70 
	479,65 
	15,30 
	157,28 
	66,6 

	06-03-016-02
	      27,7 т
	1288,73 
	543,91 
	644,54 
	11,41 
	100,28 
	55,9 

	06-03-016-03
	      42 т
	836,35 
	420,39 
	340,03 
	9,54 
	75,93 
	43,7 

	06-03-016-04
	      60,2 т
	659,16 
	321,09 
	276,75 
	8,72 
	61,32 
	33 

	06-03-016-05
	      14,84 т, монтируемый методом надвижки
	11764,20 
	1219,68 
	2919,44 
	275,18 
	7625,08 
	121 

	06-03-016-06
	      27,7 т, монтируемый методом надвижки
	6571,64 
	1264,90 
	1224,11 
	100,87 
	4082,63 
	130 

	06-03-016-07
	      42 т, монтируемый методом надвижки
	4983,31 
	625,30 
	1191,90 
	108,54 
	3166,11 
	65 

	06-03-016-08
	      60,2 т, монтируемый методом надвижки
	3277,21 
	468,86 
	900,46 
	79,76 
	1907,89 
	47,6 

	Раздел 3. СТАНЦИОННЫЕ БАКИ 

   

	Таблица 06-03-021. Деаэраторы и баки внутренней установки (деаэраторные) под давлением 

   

	
	Измеритель: 1 т

	
	Деаэратор двухступенчатый, рабочее давление 0,0075-0,05 МПа, производительность:

	06-03-021-01
	      5 т/ч, вертикальный
	10755,87 
	4146,22 
	5140,81 
	331,81 
	1468,84 
	431 

	06-03-021-02
	      50 т/ч, вертикальный
	5941,91 
	2597,40 
	2574,85 
	164,66 
	769,66 
	270 

	06-03-021-03
	      100 т/ч, вертикальный
	3877,72 
	1500,72 
	1825,84 
	115,99 
	551,16 
	156 

	06-03-021-04
	      200 т/ч, вертикальный
	2623,11 
	934,08 
	1274,44 
	79,77 
	414,59 
	96 

	06-03-021-05
	      300 т/ч, вертикальный
	2083,12 
	788,84 
	964,55 
	59,86 
	329,73 
	82 

	06-03-021-06
	      400 т/ч, горизонтальный
	1210,83 
	505,96 
	527,00 
	34,11 
	177,87 
	52 

	06-03-021-07
	      1200 т/ч, горизонтальный
	771,49 
	311,36 
	313,93 
	19,00 
	146,20 
	32 

	
	Деаэратор атмосферный двухступенчатый вертикальный, рабочее давление 0,12 МПа, поставляемый в собранном виде, производительность:

	06-03-021-08
	      1 т/ч
	15761,47 
	6301,10 
	7043,81 
	454,29 
	2416,56 
	655 

	06-03-021-09
	      3 т/ч
	6816,48 
	3443,96 
	2477,25 
	158,35 
	895,27 
	358 

	
	Бак деаэраторный двухступечатый горизонтальный атмосферного давления, поставляемый в собранном виде, вместимость:

	06-03-021-10
	      2 м3
	10121,94 
	3794,70 
	3398,36 
	203,07 
	2928,88 
	390 

	06-03-021-11
	      15 м3
	3430,61 
	1379,00 
	1119,95 
	58,85 
	931,66 
	140 

	06-03-021-12
	      50 м3
	1473,74 
	591,00 
	478,92 
	25,88 
	403,82 
	60 

	06-03-021-13
	      75 м3
	1168,83 
	474,10 
	376,00 
	19,84 
	318,73 
	47,6 

	
	Бак деаэраторный повышенного давления 0,6-1,2 МПа, поставляемый в собранном виде, вместимость:

	06-03-021-14
	      65 м3
	993,93 
	403,20 
	310,15 
	26,82 
	280,58 
	40 

	06-03-021-15
	      100 м3
	921,16 
	313,49 
	378,78 
	29,72 
	228,89 
	31,1 

	06-03-021-16
	      120 м3 (для одной колонки)
	1183,29 
	297,69 
	434,47 
	26,79 
	451,13 
	29,1 

	06-03-021-17
	      120 м3 (для двух колонок)
	906,61 
	270,07 
	338,66 
	21,60 
	297,88 
	26,4 

	06-03-021-18
	      120 м3 (для одной колонки), монтируемый методом надвижки
	4340,39 
	450,19 
	1193,62 
	92,93 
	2696,58 
	45,2 

	
	Бак деаэраторный повышенного давления 0,6-1,2 МПа, поставляемый отдельными узлами, вместимость:

	06-03-021-19
	      150, 185 м3
	1726,78 
	524,80 
	807,95 
	79,95 
	394,03 
	51,3 

	06-03-021-20
	      150, 185 м3, монтируемый методом надвижки
	10057,15 
	1018,08 
	2842,19 
	241,43 
	6196,88 
	101 

	Таблица 06-03-022. Баки внутренней установки без давления 

   

	
	Измеритель: 1 т

	
	Бак внутренней установки без давления прямоугольный, вместимость:

	06-03-022-01
	      1 м3
	9603,78 
	5230,36 
	4071,39 
	221,10 
	302,03 
	571 

	06-03-022-02
	      1,6 м3
	7710,23 
	4176,96 
	3267,96 
	175,05 
	265,31 
	456 

	06-03-022-03
	      2,5 м3
	4996,20 
	2700,48 
	2082,81 
	110,55 
	212,91 
	291 

	
	Бак внутренней установки без давления цилиндрический вертикальный, вместимость:

	06-03-022-04
	      1 м3
	9594,43 
	5221,20 
	4071,39 
	221,10 
	301,84 
	570 

	06-03-022-05
	      2,5 м3
	6041,36 
	3279,28 
	2529,17 
	135,37 
	232,91 
	358 

	06-03-022-06
	      6,3 м3
	2614,36 
	1364,16 
	1083,28 
	54,67 
	166,92 
	147 

	06-03-022-07
	      16 м3
	1839,33 
	985,95 
	702,45 
	33,57 
	150,93 
	105 

	06-03-022-08
	      25 м3
	1539,89 
	808,48 
	585,23 
	27,24 
	146,18 
	86,1 

	
	Бак внутренней установки без давления цилиндрический вертикальный, поставляемый рулонами, вместимость:

	06-03-022-09
	      63, 100 м3
	6678,88 
	3752,85 
	1912,44 
	160,25 
	1013,59 
	381 

	06-03-022-10
	      3000 м3
	2838,75 
	985,00 
	1279,72 
	102,78 
	574,03 
	100 

	
	Бак внутренней установки без давления цилиндрический горизонтальный, вместимость:

	06-03-022-11
	      2 м3
	4883,75 
	2638,08 
	2035,22 
	108,03 
	210,45 
	288 

	06-03-022-12
	      8 м3
	1129,20 
	579,50 
	411,72 
	17,64 
	137,98 
	61 

	06-03-022-13
	      25, 50 м3
	772,02 
	388,44 
	253,03 
	8,88 
	130,55 
	39 

	Раздел 4. УСТАНОВКИ ДЛЯ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ПАРА 

   

	Таблица 06-03-030. Редукционно-охладительные установки 

   

	
	Измеритель: 1 т

	
	Установка редукционно-охладительная, давление острого пара:

	06-03-030-01
	      10 МПа, производительность 30 т/ч, давление редуцированного пара 2,0-2,8 МПа
	10895,47 
	3447,51 
	4587,14 
	214,57 
	2860,82 
	337 

	06-03-030-02
	      10 МПа, производительность 60 т/ч, давление редуцированного пара 0,12-0,25 МПа
	7386,70 
	2588,19 
	3206,19 
	153,46 
	1592,32 
	253 

	06-03-030-03
	      10 МПа, производительность 150, 250 т/ч, давление редуцированного пара 1,8-2,0 МПа
	8824,38 
	3181,53 
	3395,76 
	154,38 
	2247,09 
	311 

	06-03-030-04
	      14 МПа, производительность 20 т/ч, давление редуцированного пара 2,5-2,7 МПа
	33084,55 
	9792,04 
	18395,09 
	826,39 
	4897,42 
	916 

	06-03-030-05
	      14 МПа, производительность 60 т/ч, давление редуцированного пара 0,12-0,25 МПа
	7325,18 
	2659,80 
	3103,80 
	149,53 
	1561,58 
	260 

	06-03-030-06
	      14 МПа, производительность 150 т/ч, давление редуцированного пара 0,12-0,25 МПа
	4712,63 
	1943,70 
	1892,39 
	81,34 
	876,54 
	190 

	06-03-030-07
	      14 МПа, производительность 250 т/ч, давление редуцированного пара 1,5-2,0 МПа
	6381,00 
	2553,48 
	2369,37 
	117,29 
	1458,15 
	246 

	06-03-030-08
	Установка редукционно-охладительная быстродействующая, давление острого пара 25,5 МПа, производительность 600, 740 т/ч
	13094,42 
	3840,48 
	3481,61 
	165,69 
	5772,33 
	381 

	ОТДЕЛ 04. АГРЕГАТЫ ПАРОТУРБИННЫЕ И ГАЗОТУРБИННЫЕ 

   

	Раздел 1. ТУРБИНЫ ПАРОВЫЕ СТАЦИОНАРНЫЕ И УСТАНОВКИ ГАЗОТУРБИННЫЕ СТАЦИОНАРНЫЕ 

   

	Таблица 06-04-001. Турбины конденсационные без регулируемых отборов пара 

   

	
	Измеритель: 1 т

	
	Турбина конденсационная без регулируемых отборов пара типа К, мощность:

	06-04-001-01
	      215000 кВт, трехцилиндровая
	3191,54 
	884,52 
	1727,26 
	146,63 
	579,76 
	84 

	06-04-001-02
	      300000 кВт, трехцилиндровая
	3025,78 
	852,93 
	1731,02 
	149,64 
	441,83 
	81 

	06-04-001-03
	      500000 кВт, четырехцилиндровая
	2588,68 
	716,04 
	1498,18 
	127,75 
	374,46 
	68 

	06-04-001-04
	      800000 кВт, пятицилиндровая
	3142,27 
	895,05 
	1630,44 
	159,64 
	616,78 
	85 

	Таблица 06-04-002. Турбины теплофикационные с отопительным отбором пара 

   

	
	Измеритель: 1 т

	
	Турбина теплофикационная с отопительным отбором пара типа Т, мощность:

	06-04-002-01
	      110000 кВт, трехцилиндровая
	3570,11 
	1282,80 
	1772,41 
	161,31 
	514,90 
	120 

	06-04-002-02
	      180000 кВт, трехцилиндровая
	3151,68 
	940,72 
	1700,46 
	141,01 
	510,50 
	88 

	06-04-002-03
	      185000 кВт, трехцилиндровая
	2760,97 
	876,58 
	1396,80 
	115,92 
	487,59 
	82 

	06-04-002-04
	      250000 кВт, четырехцилиндровая
	2355,01 
	694,85 
	1189,72 
	103,33 
	470,44 
	65 

	Таблица 06-04-003. Турбины теплофикационные с производственным и отопительным отбором пара 

   

	
	Измеритель: 1 т

	
	Турбина теплофикационная с производственным и отопительным отбором пара типа ПТ, мощность:

	06-04-003-01
	      12000 кВт, одноцилиндровая
	5918,94 
	1640,04 
	3681,83 
	493,54 
	597,07 
	158 

	06-04-003-02
	      25000 кВт, одноцилиндровая
	5237,15 
	1004,86 
	3719,46 
	314,87 
	512,83 
	94 

	06-04-003-03
	      80000 кВт, двухцилиндровая
	4727,66 
	1624,88 
	2549,51 
	238,52 
	553,27 
	152 

	06-04-003-04
	      140000 кВт, двухцилиндровая
	3556,03 
	1250,73 
	1861,08 
	156,77 
	444,22 
	117 

	Таблица 06-04-004. Турбины с противодавлением без регулируемого отбора пара, одноцилиндровые 

   

	
	Измеритель: 1 т

	
	Турбина с противодавлением без регулируемого отбора пара, одноцилиндровая типа Р, мощность:

	06-04-004-01
	      2500 кВт
	13707,47 
	3406,59 
	8837,38 
	1435,93 
	1463,50 
	333 

	06-04-004-02
	      4000 кВт
	12321,97 
	3120,15 
	7895,00 
	1301,74 
	1306,82 
	305 

	06-04-004-03
	      6000 кВт
	13972,76 
	4071,54 
	8370,28 
	1376,63 
	1530,94 
	398 

	06-04-004-04
	      12000 кВт
	10171,25 
	2230,14 
	6869,03 
	935,33 
	1072,08 
	218 

	06-04-004-05
	      102000 кВт
	6586,06 
	2250,60 
	3815,29 
	372,60 
	520,17 
	220 

	Таблица 06-04-005. Турбины теплофикационные с противодавлением и производственным отбором пара, одноцилиндровые 

   

	
	Измеритель: 1 т

	
	Турбина теплофикационная с противодавлением и производственным отбором пара, одноцилиндровая типа ПР, мощность:

	06-04-005-01
	      6000 кВт
	10973,45 
	2700,72 
	6801,28 
	923,74 
	1471,45 
	264 

	06-04-005-02
	      12000 кВт
	7842,71 
	1831,17 
	5044,87 
	669,56 
	966,67 
	179 

	Таблица 06-04-006. Установки газотурбинные энергетические 

   

	
	Измеритель: 1 т

	06-04-006-01
	Установка газотурбинная, мощность 100000 кВт
	7174,16 
	1074,06 
	2451,11 
	159,40 
	3648,99 
	102 

	Раздел 2. КОНДЕНСАТОРЫ 

   

	Таблица 06-04-015. Конденсаторы к турбинам паровым стационарным 

   

	
	Измеритель: 1 т

	
	Конденсатор к турбине мощностью:

	06-04-015-01
	      12000 кВт
	1103,87 
	262,08 
	210,39 
	13,64 
	631,40 
	26 

	06-04-015-02
	      25000 кВт
	1129,68 
	292,32 
	178,94 
	11,68 
	658,42 
	29 

	06-04-015-03
	      80000 кВт
	1575,57 
	705,60 
	424,85 
	19,00 
	445,12 
	70 

	06-04-015-04
	      110000 кВт
	1064,08 
	332,64 
	405,77 
	19,07 
	325,67 
	33 

	06-04-015-05
	      140000 кВт
	1309,44 
	383,04 
	667,01 
	26,65 
	259,39 
	38 

	06-04-015-06
	      180000 кВт
	1094,41 
	252,00 
	521,73 
	21,50 
	320,68 
	25 

	06-04-015-07
	      185000 кВт
	950,77 
	544,32 
	189,30 
	9,21 
	217,15 
	54 

	06-04-015-08
	      210000 кВт
	1178,80 
	514,08 
	410,71 
	16,70 
	254,01 
	51 

	06-04-015-09
	      250000 кВт
	1604,49 
	665,28 
	557,87 
	22,07 
	381,34 
	66 

	06-04-015-10
	      300000кВт
	1426,48 
	554,40 
	488,27 
	20,20 
	383,81 
	55 

	06-04-015-11
	      500000 кВт
	1458,09 
	564,48 
	530,17 
	20,96 
	363,44 
	56 

	06-04-015-12
	      800000 кВт
	1582,39 
	604,80 
	625,17 
	23,46 
	352,42 
	60 

	Раздел 3. ТУРБОГЕНЕРАТОРЫ 

   

	Таблица 06-04-020. Турбогенераторы с воздушным охлаждением серии Т 

   

	
	Измеритель: 1 т

	
	Турбогенератор с воздушным охлаждением серии Т с возбудителем, мощность:

	06-04-020-01
	      2500 кВт
	3084,31 
	970,96 
	1165,35 
	119,25 
	948,00 
	106 

	06-04-020-02
	      4000 кВт
	2755,20 
	861,04 
	1057,20 
	108,34 
	836,96 
	94 

	06-04-020-03
	      6000 кВт
	2015,83 
	622,88 
	805,00 
	83,98 
	587,95 
	68 

	06-04-020-04
	      12000 кВт
	1884,03 
	494,64 
	931,43 
	76,61 
	457,96 
	54 

	Таблица 06-04-021. Турбогенераторы с водородным охлаждением серии ТВС 

   

	
	Измеритель: 1 т

	06-04-021-01
	Турбогенератор с водородным охлаждением серии ТВС с возбудителем, мощность 32000 кВт
	1094,35 
	291,90 
	591,01 
	46,70 
	211,44 
	30 

	Таблица 06-04-022. Турбогенераторы с форсированным водородным охлаждением серии ТВФ 

   

	
	Измеритель: 1 т

	
	Турбогенератор с форсированным водородным охлаждением серии ТВФ с возбудителем, мощность:

	06-04-022-01
	      63000 кВт
	1306,45 
	285,65 
	667,99 
	56,17 
	352,81 
	29 

	06-04-022-02
	      120000 кВт
	1417,45 
	258,96 
	872,60 
	48,68 
	285,89 
	26 

	Таблица 06-04-023. Турбогенераторы с водородным охлаждением серии ТГВ 

   

	
	Измеритель: 1 т

	
	Турбогенератор с водородным охлаждением серии ТГВ с возбудителем, мощность:

	06-04-023-01
	      200000 кВт
	1253,47 
	228,36 
	805,13 
	40,48 
	219,98 
	22 

	06-04-023-02
	      300000 кВт
	1085,51 
	166,08 
	729,94 
	37,89 
	189,49 
	16 

	Таблица 06-04-024. Турбогенераторы с водородно-водяным охлаждением серии ТВВ 

   

	
	Измеритель: 1 т

	
	Турбогенератор с водородно-водяным охлаждением серии ТВВ с возбудителем, мощность:

	06-04-024-01
	      160000 кВт
	1400,29 
	292,32 
	890,53 
	49,03 
	217,44 
	29 

	06-04-024-02
	      220000 кВт
	1250,20 
	238,74 
	839,99 
	42,42 
	171,47 
	23 

	06-04-024-03
	      320000 кВт
	1201,75 
	217,98 
	763,41 
	39,26 
	220,36 
	21 

	06-04-024-04
	      500000 кВт
	1304,69 
	228,36 
	857,11 
	43,28 
	219,22 
	22 

	06-04-024-05
	      800000 кВт
	1195,84 
	217,98 
	783,39 
	39,13 
	194,47 
	21 

	ОТДЕЛ 05. ТУРБИННОЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

   

	Таблица 06-05-001. Теплообменное оборудование 

   

	
	Измеритель: 1 т

	
	Подогреватель, охладитель, поставляемый в собранном виде,:

	06-05-001-01
	      вертикальный, подвесной, масса 2,3 т
	2453,60 
	695,52 
	1414,75 
	63,78 
	343,33 
	69 

	06-05-001-02
	      вертикальный, подвесной, масса 4,1 т
	1486,81 
	423,36 
	858,85 
	38,63 
	204,60 
	42 

	06-05-001-03
	      вертикальный, подвесной, масса 7,5 т
	920,92 
	262,08 
	545,83 
	24,54 
	113,01 
	26 

	06-05-001-04
	      вертикальный, подвесной, масса 12,3 т
	662,08 
	191,52 
	399,42 
	18,16 
	71,14 
	19 

	06-05-001-05
	      вертикальный, подвесной, масса 19 т
	508,00 
	141,12 
	316,93 
	14,24 
	49,95 
	14 

	06-05-001-06
	      вертикальный, подвесной, масса 26 т
	437,42 
	120,96 
	277,18 
	12,47 
	39,28 
	12 

	06-05-001-07
	      вертикальный, устанавливаемый на фундаменте, масса 40 т
	407,12 
	131,04 
	234,83 
	10,53 
	41,25 
	13 

	06-05-001-08
	      вертикальный, устанавливаемый на фундаменте, масса 61,5 т
	336,18 
	110,88 
	195,75 
	8,92 
	29,55 
	11 

	06-05-001-09
	      вертикальный, устанавливаемый на фундаменте, масса 76,8 т
	308,06 
	100,80 
	186,61 
	8,64 
	20,65 
	10 

	06-05-001-10
	      вертикальный, устанавливаемый на фундаменте, масса 100 т
	274,89 
	80,64 
	168,26 
	7,92 
	25,99 
	8 

	06-05-001-11
	      вертикальный, устанавливаемый на фундаменте, масса 140 т
	243,13 
	70,56 
	153,73 
	7,34 
	18,84 
	7 

	06-05-001-12
	      вертикальный, устанавливаемый на фундаменте, масса 200 т
	216,50 
	60,48 
	144,11 
	6,80 
	11,91 
	6 

	06-05-001-13
	      горизонтальный, масса 0,7 т
	7139,83 
	2167,20 
	4614,82 
	205,93 
	357,81 
	215 

	06-05-001-14
	      горизонтальный, масса 1,4 т
	3679,81 
	1139,04 
	2384,09 
	106,66 
	156,68 
	113 

	06-05-001-15
	      горизонтальный, масса 5,7 т
	1105,70 
	332,64 
	726,22 
	32,63 
	46,84 
	33 

	06-05-001-16
	      горизонтальный, масса 31 т
	544,41 
	241,92 
	288,88 
	13,07 
	13,61 
	24 

	06-05-001-17
	      горизонтальный, масса 48 т
	433,40 
	181,44 
	240,94 
	10,90 
	11,02 
	18 

	06-05-001-18
	      горизонтальный, масса 107 т
	338,85 
	151,20 
	178,70 
	8,35 
	8,95 
	15 

	06-05-001-19
	      вертикальный, устанавливаемый на фундаменте, масса 230 т
	609,42 
	151,20 
	286,48 
	11,94 
	171,74 
	15 
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