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Часть 12. Технологические трубопроводы
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	ОТДЕЛ 01. ТРУБОПРОВОДЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ЦЕХОВЫЕ 

   

	Раздел 1. ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ТРУБ УГЛЕРОДИСТЫХ И КАЧЕСТВЕННЫХ СТАЛЕЙ 

   

	Таблица 12-01-001. Трубопроводы из водогазопроводных труб с фитингами на резьбе 

   

	
	Измеритель: 100 м

	
	Трубопровод из водогазопроводных труб с фитингами на резьбе, диаметр условного прохода:

	12-01-001-01
	      15-25 мм
	1433,57 
	1149,12 
	250,74 
	34,45 
	33,71 
	114 

	12-01-001-02
	      32-50 мм
	2826,64 
	2298,24 
	469,62 
	74,09 
	58,78 
	228 

	12-01-001-03
	      70-80 мм
	3020,74 
	2288,16 
	658,91 
	91,08 
	73,67 
	227 

	12-01-001-04
	      100 мм
	3249,26 
	2278,08 
	886,80 
	117,10 
	84,38 
	226 

	12-01-001-05
	      125 мм
	4780,70 
	3528,00 
	1136,60 
	145,08 
	116,10 
	350 

	12-01-001-06
	      150 мм
	5000,46 
	3538,08 
	1346,08 
	179,24 
	116,30 
	351 

	Таблица 12-01-002. Трубопроводы в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемые из готовых узлов, на условное давление не более 2,5 МПа 

   

	
	Измеритель: 100 м трубопровода

	
	Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемый из готовых узлов, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный:

	12-01-002-01
	      14 мм
	3444,80 
	764,06 
	2656,11 
	173,08 
	24,63 
	 75,8 

100 

	12-01-002-02
	      18 мм
	3463,77 
	764,06 
	2672,30 
	174,49 
	27,41 
	 75,8 

130 

	12-01-002-03
	      25 мм
	3524,90 
	797,33 
	2695,62 
	174,49 
	31,95 
	 79,1 

170 

	12-01-002-04
	      32 мм
	3572,37 
	820,51 
	2716,71 
	176,04 
	35,15 
	 81,4 

200 

	12-01-002-05
	      38 мм
	3765,88 
	863,86 
	2863,05 
	189,35 
	38,97 
	 85,7 

230 

	12-01-002-06
	      45 мм
	3802,74 
	886,03 
	2874,14 
	189,35 
	42,57 
	 87,9 

260 

	12-01-002-07
	      57 мм
	3858,83 
	919,30 
	2883,22 
	189,35 
	56,31 
	 91,2 

420 

	12-01-002-08
	      76 мм
	4381,81 
	977,76 
	3344,30 
	214,52 
	59,75 
	 97 

630 

	12-01-002-09
	      89 мм
	4433,24 
	988,85 
	3366,79 
	216,10 
	77,60 
	 98,1 

770 

	12-01-002-10
	      108 мм
	4607,31 
	1058,40 
	3435,43 
	219,09 
	113,48 
	 105 

1200 

	12-01-002-11
	      133 мм
	5182,73 
	1149,12 
	3908,31 
	237,86 
	125,30 
	 114 

1280 

	12-01-002-12
	      159 мм
	5517,56 
	1219,68 
	4106,67 
	252,53 
	191,21 
	 121 

1750 

	12-01-002-13
	      219 мм
	6375,67 
	1592,64 
	4382,02 
	259,97 
	401,01 
	 158 

3450 

	12-01-002-14
	      273 мм
	7107,05 
	1774,08 
	4488,46 
	259,97 
	844,51 
	 176 

4350 

	12-01-002-15
	      325 мм
	7579,48 
	2016,00 
	4555,63 
	259,97 
	1007,85 
	 200 

5300 

	12-01-002-16
	      377 мм
	8206,68 
	2197,44 
	4846,77 
	282,15 
	1162,47 
	 218 

6300 

	12-01-002-17
	      426 мм
	8798,17 
	2298,24 
	5307,80 
	319,23 
	1192,13 
	 228 

7700 

	12-01-002-18
	      530 мм
	9486,38 
	2469,60 
	5782,93 
	336,67 
	1233,85 
	 245 

9100 

	12-01-002-19
	      630 мм
	10001,45 
	2640,96 
	5997,81 
	351,51 
	1362,68 
	 262 

11100 

	12-01-002-20
	      820 мм
	11677,23 
	3013,92 
	6730,69 
	375,51 
	1932,62 
	 299 

16700 

	12-01-002-21
	      1020 мм
	13495,24 
	3417,12 
	7773,11 
	443,40 
	2305,01 
	 339 

20000 

	12-01-002-22
	      1220 мм
	14865,97 
	3820,32 
	8366,81 
	480,30 
	2678,84 
	 379 

25000 

	12-01-002-23
	      1420 мм
	17585,75 
	4536,00 
	9562,93 
	520,64 
	3486,82 
	 450 

33300 

	Таблица 12-01-003. Трубопроводы в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемые из готовых узлов, на условное давление не более 10 МПа 

   

	
	Измеритель: 100 м трубопровода

	
	Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемый из готовых узлов, на условное давление не более 10 МПа, диаметр труб наружный:

	12-01-003-01
	      14 мм
	3680,74 
	796,32 
	2855,58 
	193,76 
	28,84 
	 79 

140 

	12-01-003-02
	      18 мм
	3683,76 
	796,32 
	2855,58 
	193,76 
	31,86 
	 79 

170 

	12-01-003-03
	      25 мм
	3748,52 
	818,50 
	2893,13 
	195,33 
	36,89 
	 81,2 

220 

	12-01-003-04
	      32 мм
	3846,74 
	874,94 
	2929,02 
	198,32 
	42,78 
	 86,8 

270 

	12-01-003-05
	      38 мм
	4143,90 
	939,46 
	3157,98 
	220,40 
	46,46 
	 93,2 

310 

	12-01-003-06
	      45 мм
	4162,27 
	939,46 
	3169,08 
	220,40 
	53,73 
	 93,2 

370 

	12-01-003-07
	      57 мм
	4214,98 
	972,72 
	3176,68 
	220,40 
	65,58 
	 96,5 

490 

	12-01-003-08
	      76 мм
	4958,76 
	1139,04 
	3744,22 
	255,95 
	75,50 
	 113 

800 

	12-01-003-09
	      89 мм
	5101,57 
	1179,36 
	3825,85 
	263,35 
	96,36 
	 117 

980 

	12-01-003-10
	      108 мм
	5277,64 
	1219,68 
	3939,60 
	270,89 
	118,36 
	 121 

1200 

	12-01-003-11
	      133 мм
	6401,75 
	1491,84 
	4740,10 
	311,63 
	169,81 
	 148 

1800 

	12-01-003-12
	      159 мм
	6848,19 
	1643,04 
	4937,12 
	326,47 
	268,03 
	 163 

2500 

	12-01-003-13
	      219 мм
	7373,07 
	1884,96 
	5081,25 
	333,85 
	406,86 
	 187 

3450 

	12-01-003-14
	      273 мм
	8738,41 
	2338,56 
	5330,85 
	333,85 
	1069,00 
	 232 

5600 

	12-01-003-15
	      325 мм
	9483,23 
	2610,72 
	5596,92 
	356,07 
	1275,59 
	 259 

6700 

	12-01-003-16
	      377 мм
	10465,94 
	2842,56 
	6082,52 
	400,42 
	1540,86 
	 282 

8300 

	12-01-003-17
	      426 мм
	11050,78 
	3124,80 
	6257,30 
	400,42 
	1668,68 
	 310 

11100 

	Таблица 12-01-004. Трубопроводы в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемые из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа 

   

	
	Измеритель: 100 м трубопровода

	
	Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный:

	12-01-004-01
	      14 мм
	5276,24 
	1330,56 
	3870,00 
	272,06 
	75,68 
	 132 

100 

	12-01-004-02
	      18 мм
	5292,01 
	1330,56 
	3871,40 
	272,06 
	90,05 
	 132 

130 

	12-01-004-03
	      25 мм
	5508,54 
	1441,44 
	3953,81 
	272,06 
	113,29 
	 143 

170 

	12-01-004-04
	      32 мм
	5672,00 
	1491,84 
	4052,15 
	279,34 
	128,01 
	 148 

200 

	12-01-004-05
	      38 мм
	6501,19 
	1703,52 
	4648,43 
	331,11 
	149,24 
	 169 

230 

	12-01-004-06
	      45 мм
	6614,78 
	1753,92 
	4698,33 
	331,11 
	162,53 
	 174 

260 

	12-01-004-07
	      57 мм
	6772,62 
	1834,56 
	4712,21 
	331,11 
	225,85 
	 182 

420 

	12-01-004-08
	      76 мм
	7631,90 
	1945,44 
	5436,75 
	381,59 
	249,71 
	 193 

630 

	12-01-004-09
	      89 мм
	7838,68 
	2026,08 
	5524,28 
	388,81 
	288,32 
	 201 

770 

	12-01-004-10
	      108 мм
	8470,13 
	2328,48 
	5689,22 
	396,21 
	452,43 
	 231 

1200 

	12-01-004-11
	      133 мм
	9128,98 
	2399,04 
	6267,82 
	422,48 
	462,12 
	 238 

1300 

	12-01-004-12
	      159 мм
	10069,67 
	2540,16 
	6834,13 
	466,68 
	695,38 
	 252 

1750 

	12-01-004-13
	      219 мм
	12324,53 
	3356,64 
	7439,03 
	474,12 
	1528,86 
	 333 

3450 

	12-01-004-14
	      273 мм
	13455,25 
	3528,00 
	7585,08 
	481,71 
	2342,17 
	 350 

4350 

	12-01-004-15
	      325 мм
	14653,34 
	3981,60 
	8035,75 
	511,13 
	2635,99 
	 395 

5300 

	12-01-004-16
	      377 мм
	15795,68 
	4314,24 
	8571,97 
	555,43 
	2909,47 
	 428 

6300 

	12-01-004-17
	      426 мм
	16463,33 
	4445,28 
	8897,89 
	577,37 
	3120,16 
	 441 

7700 

	12-01-004-18
	      530 мм
	17461,34 
	4656,96 
	9477,69 
	602,27 
	3326,69 
	 462 

9100 

	12-01-004-19
	      630 мм
	17983,84 
	4828,32 
	9646,11 
	609,83 
	3509,41 
	 479 

11100 

	12-01-004-20
	      820 мм
	20362,94 
	4898,88 
	10806,00 
	678,30 
	4658,06 
	 486 

16700 

	12-01-004-21
	      1020 мм
	21936,23 
	4949,28 
	11752,16 
	738,88 
	5234,79 
	 491 

20000 

	12-01-004-22
	      1220 мм
	23603,31 
	5251,68 
	12248,85 
	775,85 
	6102,78 
	 521 

25000 

	12-01-004-23
	      1420 мм
	27261,38 
	5916,96 
	13804,70 
	861,59 
	7539,72 
	 587 

33300 

	Таблица 12-01-005. Трубопроводы в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемые из труб и готовых деталей, на условное давление не более 10 МПа 

   

	
	Измеритель: 100 м трубопровода

	
	Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 10 МПа, диаметр труб наружный:

	12-01-005-01
	      14 мм
	6124,01 
	1451,52 
	4575,43 
	345,98 
	97,06 
	 144 

140 

	12-01-005-02
	      18 мм
	6139,75 
	1451,52 
	4575,43 
	345,98 
	112,80 
	 144 

170 

	12-01-005-03
	      25 мм
	6355,35 
	1562,40 
	4654,43 
	345,98 
	138,52 
	 155 

220 

	12-01-005-04
	      32 мм
	6621,32 
	1632,96 
	4821,86 
	360,61 
	166,50 
	 162 

270 

	12-01-005-05
	      38 мм
	7900,06 
	1925,28 
	5784,03 
	449,25 
	190,75 
	 191 

310 

	12-01-005-06
	      45 мм
	8015,88 
	1985,76 
	5809,72 
	449,25 
	220,40 
	 197 

370 

	12-01-005-07
	      57 мм
	8511,92 
	2106,72 
	6121,67 
	478,88 
	283,53 
	 209 

490 

	12-01-005-08
	      76 мм
	9650,20 
	2419,20 
	6926,48 
	536,49 
	304,52 
	 240 

800 

	12-01-005-09
	      89 мм
	9981,99 
	2449,44 
	7165,50 
	558,93 
	367,05 
	 243 

980 

	12-01-005-10
	      108 мм
	10632,46 
	2651,04 
	7523,78 
	581,13 
	457,64 
	 263 

1220 

	12-01-005-11
	      133 мм
	13052,00 
	3326,40 
	9044,90 
	666,21 
	680,70 
	 330 

1790 

	12-01-005-12
	      159 мм
	14213,49 
	3608,64 
	9613,76 
	717,91 
	991,09 
	 358 

2500 

	12-01-005-13
	      219 мм
	15267,42 
	3931,20 
	9795,87 
	725,07 
	1540,35 
	 390 

3450 

	12-01-005-14
	      273 мм
	17942,81 
	4626,72 
	10323,21 
	732,92 
	2992,88 
	 459 

5560 

	12-01-005-15
	      325 мм
	18888,51 
	5060,16 
	10499,81 
	740,09 
	3328,54 
	 502 

6670 

	12-01-005-16
	      377 мм
	20701,24 
	5392,80 
	11443,74 
	828,81 
	3864,70 
	 535 

8330 

	12-01-005-17
	      426 мм
	22176,49 
	5866,56 
	11952,94 
	843,32 
	4356,99 
	 582 

11100 

	Таблица 12-01-006. Трубопроводы в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п., монтируемые из готовых узлов, на условное давление не более 2,5 МПа 

   

	
	Измеритель: 100 м трубопровода

	
	Трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п., монтируемый из готовых узлов, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный:

	12-01-006-01
	      14 мм
	3733,26 
	920,30 
	2784,38 
	183,53 
	28,58 
	 91,3 

90 

	12-01-006-02
	      18 мм
	3738,18 
	920,30 
	2785,78 
	183,53 
	32,10 
	 91,3 

120 

	12-01-006-03
	      25 мм
	3806,61 
	953,57 
	2814,88 
	183,53 
	38,16 
	 94,6 

170 

	12-01-006-04
	      32 мм
	3972,05 
	1058,40 
	2869,02 
	187,79 
	44,63 
	 105 

210 

	12-01-006-05
	      38 мм
	4159,81 
	1078,56 
	3031,64 
	202,61 
	49,61 
	 107 

250 

	12-01-006-06
	      45 мм
	4191,07 
	1098,72 
	3036,44 
	202,61 
	55,91 
	 109 

300 

	12-01-006-07
	      57 мм
	4266,98 
	1149,12 
	3045,52 
	202,61 
	72,34 
	 114 

440 

	12-01-006-08
	      76 мм
	4830,93 
	1260,00 
	3493,89 
	226,51 
	77,04 
	 125 

660 

	12-01-006-09
	      89 мм
	4946,17 
	1270,08 
	3579,03 
	233,82 
	97,06 
	 126 

800 

	12-01-006-10
	      108 мм
	5139,39 
	1370,88 
	3627,78 
	233,82 
	140,73 
	 136 

1230 

	12-01-006-11
	      133 мм
	5694,81 
	1431,36 
	4110,97 
	252,53 
	152,48 
	 142 

1320 

	12-01-006-12
	      159 мм
	6241,76 
	1683,36 
	4319,56 
	267,30 
	238,84 
	 167 

1820 

	12-01-006-13
	      219 мм
	7470,15 
	2308,32 
	4663,16 
	274,78 
	498,67 
	 229 

3570 

	12-01-006-14
	      273 мм
	8276,31 
	2479,68 
	4783,23 
	282,15 
	1013,40 
	 246 

4350 

	12-01-006-15
	      325 мм
	8968,10 
	2822,40 
	4934,61 
	289,67 
	1211,09 
	 280 

5260 

	12-01-006-16
	      377 мм
	9517,98 
	3024,00 
	5101,16 
	296,86 
	1392,82 
	 300 

6250 

	12-01-006-17
	      426 мм
	10483,00 
	3376,80 
	5676,80 
	341,11 
	1429,40 
	 335 

7690 

	12-01-006-18
	      530 мм
	11217,77 
	3588,48 
	6161,11 
	358,75 
	1468,18 
	 356 

9090 

	Таблица 12-01-007. Трубопроводы в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п., монтируемые из готовых узлов, на условное давление не более 10 МПа 

   

	
	Измеритель: 100 м трубопровода

	
	Трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п., монтируемый из готовых узлов, на условное давление не более 10 МПа, диаметр труб наружный:

	12-01-007-01
	      14 мм
	4265,34 
	1005,98 
	3225,66 
	227,71 
	33,70 
	 99,8 

120 

	12-01-007-02
	      18 мм
	4269,75 
	1005,98 
	3225,66 
	227,71 
	38,11 
	 99,8 

160 

	12-01-007-03
	      25 мм
	4339,96 
	1038,24 
	3256,15 
	227,71 
	45,57 
	 103 

220 

	12-01-007-04
	      32 мм
	4949,51 
	1260,00 
	3633,14 
	264,67 
	56,37 
	 125 

280 

	12-01-007-05
	      38 мм
	5067,02 
	1280,16 
	3723,12 
	272,06 
	63,74 
	 127 

340 

	12-01-007-06
	      45 мм
	5102,32 
	1300,32 
	3730,72 
	272,06 
	71,28 
	 129 

410 

	12-01-007-07
	      57 мм
	5358,31 
	1391,04 
	3882,24 
	286,98 
	85,03 
	 138 

510 

	12-01-007-08
	      76 мм
	6046,56 
	1572,48 
	4377,84 
	315,03 
	96,24 
	 156 

840 

	12-01-007-09
	      89 мм
	6084,08 
	1572,48 
	4390,33 
	315,03 
	121,27 
	 156 

1020 

	12-01-007-10
	      108 мм
	6637,45 
	1784,16 
	4701,15 
	340,21 
	152,14 
	 177 

1260 

	12-01-007-11
	      133 мм
	8052,81 
	2167,20 
	5668,53 
	393,07 
	217,08 
	 215 

1850 

	12-01-007-12
	      159 мм
	8850,11 
	2429,28 
	6090,68 
	429,88 
	330,15 
	 241 

2560 

	12-01-007-13
	      219 мм
	9595,11 
	2882,88 
	6202,07 
	429,88 
	510,16 
	 286 

3570 

	12-01-007-14
	      273 мм
	11309,54 
	3538,08 
	6469,18 
	429,88 
	1302,28 
	 351 

5560 

	12-01-007-15
	      325 мм
	11747,50 
	3699,36 
	6508,36 
	429,88 
	1539,78 
	 367 

6670 

	12-01-007-16
	      377 мм
	12470,34 
	3971,52 
	6648,00 
	437,41 
	1850,82 
	 394 

8330 

	12-01-007-17
	      426 мм
	14420,19 
	4949,28 
	7551,94 
	503,51 
	1918,97 
	 491 

11100 

	Таблица 12-01-008. Трубопроводы в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п., монтируемые из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа 

   

	
	Измеритель: 100 м трубопровода

	
	Трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п., монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный:

	12-01-008-01
	      14 мм
	7117,94 
	1854,72 
	5169,44 
	390,25 
	93,78 
	 184 

90 

	12-01-008-02
	      18 мм
	7137,95 
	1854,72 
	5170,84 
	390,25 
	112,39 
	 184 

120 

	12-01-008-03
	      25 мм
	7497,40 
	1995,84 
	5355,00 
	397,69 
	146,56 
	 198 

170 

	12-01-008-04
	      32 мм
	7614,05 
	2046,24 
	5395,20 
	397,69 
	172,61 
	 203 

210 

	12-01-008-05
	      38 мм
	8761,97 
	2368,80 
	6187,93 
	471,57 
	205,24 
	 235 

250 

	12-01-008-06
	      45 мм
	8915,31 
	2388,96 
	6291,02 
	478,88 
	235,33 
	 237 

300 

	12-01-008-07
	      57 мм
	9275,04 
	2550,24 
	6396,95 
	486,05 
	327,85 
	 253 

440 

	12-01-008-08
	      76 мм
	10724,28 
	2772,00 
	7646,63 
	588,30 
	305,65 
	 275 

660 

	12-01-008-09
	      89 мм
	11027,35 
	2903,04 
	7738,38 
	595,61 
	385,93 
	 288 

800 

	12-01-008-10
	      108 мм
	11763,35 
	3185,28 
	7985,96 
	610,54 
	592,11 
	 316 

1230 

	12-01-008-11
	      133 мм
	13458,25 
	3447,36 
	9365,52 
	717,91 
	645,37 
	 342 

1320 

	12-01-008-12
	      159 мм
	14409,39 
	3669,12 
	9790,25 
	740,09 
	950,02 
	 364 

1820 

	12-01-008-13
	      219 мм
	17537,59 
	4919,04 
	10524,46 
	754,57 
	2094,09 
	 488 

3570 

	12-01-008-14
	      273 мм
	18527,01 
	4908,96 
	10543,84 
	754,57 
	3074,21 
	 487 

4350 

	12-01-008-15
	      325 мм
	19907,56 
	5382,72 
	11101,50 
	799,20 
	3423,34 
	 534 

5260 

	12-01-008-16
	      377 мм
	20977,94 
	5533,92 
	11633,28 
	843,32 
	3810,74 
	 549 

6250 

	12-01-008-17
	      426 мм
	23320,87 
	6380,64 
	13016,48 
	931,77 
	3923,75 
	 633 

7690 

	12-01-008-18
	      530 мм
	24565,62 
	6511,68 
	13890,52 
	978,75 
	4163,42 
	 646 

9090 

	Таблица 12-01-009. Трубопроводы в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п., монтируемые из труб и готовых деталей, на условное давление не более 10 МПа 

   

	
	Измеритель: 100 м трубопровода

	
	Трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п., монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 10 МПа, диаметр труб наружный:

	12-01-009-01
	      14 мм
	8492,84 
	2066,40 
	6309,85 
	508,59 
	116,59 
	 205 

120 

	12-01-009-02
	      18 мм
	8515,76 
	2066,40 
	6309,85 
	508,59 
	139,51 
	 205 

160 

	12-01-009-03
	      25 мм
	8868,72 
	2207,52 
	6480,90 
	515,77 
	180,30 
	 219 

220 

	12-01-009-04
	      32 мм
	8969,75 
	2237,76 
	6511,40 
	515,77 
	220,59 
	 222 

280 

	12-01-009-05
	      38 мм
	11152,64 
	2772,00 
	8111,25 
	671,07 
	269,39 
	 275 

340 

	12-01-009-06
	      45 мм
	11217,55 
	2772,00 
	8133,45 
	671,07 
	312,10 
	 275 

410 

	12-01-009-07
	      57 мм
	11847,43 
	3165,12 
	8299,47 
	685,64 
	382,84 
	 314 

510 

	12-01-009-08
	      76 мм
	13165,96 
	3497,76 
	9262,73 
	758,25 
	405,47 
	 347 

840 

	12-01-009-09
	      89 мм
	13932,76 
	3497,76 
	9956,40 
	824,85 
	478,60 
	 347 

1020 

	12-01-009-10
	      108 мм
	15979,71 
	4052,16 
	11309,21 
	942,75 
	618,34 
	 402 

1260 

	12-01-009-11
	      133 мм
	17878,35 
	4586,40 
	12397,53 
	976,09 
	894,42 
	 455 

1850 

	12-01-009-12
	      159 мм
	21583,95 
	5392,80 
	14849,68 
	1212,36 
	1341,47 
	 535 

2560 

	12-01-009-13
	      219 мм
	23766,13 
	5916,96 
	15735,12 
	1286,24 
	2114,05 
	 587 

3570 

	12-01-009-14
	      273 мм
	27154,63 
	6733,44 
	16489,88 
	1316,42 
	3931,31 
	 668 

5560 

	12-01-009-15
	      325 мм
	27960,60 
	6783,84 
	16838,59 
	1345,63 
	4338,17 
	 673 

6670 

	12-01-009-16
	      377 мм
	29151,10 
	6965,28 
	17193,37 
	1374,84 
	4992,45 
	 691 

8330 

	12-01-009-17
	      426 мм
	32239,50 
	8588,16 
	18156,13 
	1419,72 
	5495,21 
	 852 

11100 

	Таблица 12-01-010. Трубопроводы кислородных установок из углеродистых и низколегированных сталей на условное давление 25 МПа 

   

	
	Измеритель: 100 м

	
	Трубопровод кислородных установок из углеродистых и низколегированных сталей на условное давление 25 МПа, диаметр труб наружный:

	12-01-010-01
	      25 мм
	1543,66 
	1159,20 
	336,89 
	63,54 
	47,57 
	115 

	12-01-010-02
	      35 мм
	1670,00 
	1159,20 
	463,23 
	88,89 
	47,57 
	115 

	12-01-010-03
	      45 мм
	3024,26 
	2298,24 
	655,67 
	115,24 
	70,35 
	228 

	12-01-010-04
	      57 мм
	3288,15 
	2298,24 
	908,23 
	158,76 
	81,68 
	228 

	12-01-010-05
	      76 мм
	5020,52 
	3558,24 
	1355,40 
	235,18 
	106,88 
	353 

	12-01-010-06
	      89 мм
	5383,06 
	3538,08 
	1738,50 
	275,48 
	106,48 
	351 

	12-01-010-07
	      114 мм
	7805,95 
	4677,12 
	3004,38 
	383,08 
	124,45 
	464 

	12-01-010-08
	      159 мм
	11244,32 
	5896,80 
	5192,30 
	558,02 
	155,22 
	585 

	12-01-010-09
	      194 мм
	14226,04 
	7015,68 
	7003,03 
	728,74 
	207,33 
	696 

	Таблица 12-01-011. Трубопроводы из стальных труб с фланцевыми соединениями на резьбе с уплотнением на линзе или металлической прокладке или со сварными соединениями на условное давление свыше 10 до 50 МПа 

   

	
	Измеритель: 10 м

	
	Трубопровод из стальных труб с фланцевыми соединениями на резьбе с уплотнением на линзе или металлической прокладке или со сварными соединениями на условное давление свыше 10 до 50 МПа, диаметр труб наружный и условный:

	12-01-011-01
	      15х6 - 25х10 мм
	129,56 
	112,90 
	14,13 
	0,27 
	2,53 
	11,2 

	12-01-011-02
	      45х25 - 57х32 мм
	186,94 
	112,90 
	70,61 
	3,25 
	3,43 
	11,2 

	12-01-011-03
	      68х40 мм
	209,09 
	112,90 
	92,76 
	4,61 
	3,43 
	11,2 

	12-01-011-04
	      102х60 - 114х65 мм
	464,10 
	226,80 
	231,59 
	12,74 
	5,71 
	22,5 

	12-01-011-05
	      140х90 - 159х100 мм
	794,64 
	450,58 
	333,24 
	18,29 
	10,82 
	44,7 

	12-01-011-06
	      194х125 мм
	1211,43 
	571,54 
	623,68 
	35,37 
	16,21 
	56,7 

	12-01-011-07
	      245х150 мм
	1867,78 
	901,15 
	940,86 
	54,20 
	25,77 
	89,4 

	12-01-011-08
	      299х200 мм
	2446,18 
	1128,96 
	1285,08 
	74,53 
	32,14 
	112 

	12-01-011-09
	      560х402 мм
	4533,48 
	2268,00 
	2201,53 
	129,67 
	63,95 
	225 

	12-01-011-10
	      650х530 мм
	6090,31 
	2600,64 
	3405,06 
	202,30 
	84,61 
	258 

	Таблица 12-01-012. Трубопроводы из стальных труб на условное давление свыше 10 до 50 МПа. Отводы, изготовленные на монтажной площадке 

   

	
	Измеритель: 1000 шт.

	
	Отвод, изготовленный на монтажной площадке, для трубопроводов из стальных труб на условное давление свыше 10 до 50 МПа, диаметр труб наружный и условный:

	12-01-012-01
	      15х6 - 25х10 мм
	32573,25 
	11692,80 
	20646,59 
	3583,66 
	233,86 
	1160 

	12-01-012-02
	      45х25 мм
	49407,66 
	11692,80 
	37481,00 
	5764,71 
	233,86 
	1160 

	12-01-012-03
	      57х32 - 68х40 мм
	57058,60 
	11692,80 
	45131,94 
	7658,72 
	233,86 
	1160 

	12-01-012-04
	      102х60 - 114х65 мм
	97130,42 
	11692,80 
	85203,76 
	13573,98 
	233,86 
	1160 

	Таблица 12-01-013. Трубопроводы из стальных труб на условное давление свыше 10 до 50 МПа. Фланцевые соединения на резьбе с уплотнением на линзе или металлической прокладке 

   

	
	Измеритель: 10 соединений

	
	Фланцевое соединение на резьбе с уплотнением на линзе или металлической прокладке трубопроводов из стальных труб на условное давление свыше 10 до 50 МПа, диаметр труб наружный и условный:

	12-01-013-01
	      15х6 - 25х10 мм
	528,77 
	340,70 
	181,26 
	19,61 
	6,81 
	33,8 

	12-01-013-02
	      45х25 мм
	683,01 
	461,66 
	212,12 
	23,04 
	9,23 
	45,8 

	12-01-013-03
	      57х32 - 68х40 мм
	945,18 
	571,54 
	362,21 
	39,09 
	11,43 
	56,7 

	12-01-013-04
	      102х60 - 114х65 мм
	1470,13 
	791,28 
	663,02 
	71,42 
	15,83 
	78,5 

	12-01-013-05
	      140х90 - 159х100 мм
	1679,71 
	1360,80 
	291,69 
	36,88 
	27,22 
	135 

	12-01-013-06
	      194х125 мм
	2626,91 
	1814,40 
	776,22 
	133,41 
	36,29 
	180 

	12-01-013-07
	      245х150 - 299х200 мм
	3452,81 
	2600,64 
	800,16 
	142,21 
	52,01 
	258 

	Таблица 12-01-014. Трубопроводы из стальных труб на условное давление свыше 10 до 50 МПа. Сварные соединения 

   

	
	Измеритель: 10 соединений

	
	Сварное соединение трубопроводов из стальных труб на условное давление свыше 10 до 50 МПа, диаметр труб наружный и условный:

	12-01-014-01
	      15х6 мм
	241,45 
	207,65 
	20,12 
	0,00 
	13,68 
	20,6 

	12-01-014-02
	      25х10 мм
	361,35 
	312,48 
	27,32 
	0,00 
	21,55 
	31 

	12-01-014-03
	      45х25 мм
	373,67 
	312,48 
	33,55 
	0,00 
	27,64 
	31 

	12-01-014-04
	      57х32 мм
	591,60 
	413,28 
	64,53 
	0,00 
	113,79 
	41 

	12-01-014-05
	      68х40 мм
	711,13 
	524,16 
	87,22 
	0,00 
	99,75 
	52 

	12-01-014-06
	      102х60 мм
	1194,16 
	826,56 
	146,05 
	0,00 
	221,55 
	82 

	12-01-014-07
	      114х65 мм
	1349,65 
	937,44 
	164,41 
	0,00 
	247,80 
	93 

	12-01-014-08
	      140х90 - 159х100 мм
	1791,83 
	1249,92 
	191,91 
	0,00 
	350,00 
	124 

	12-01-014-09
	      194х125 мм
	2099,53 
	1451,52 
	223,72 
	0,00 
	424,29 
	144 

	12-01-014-10
	      245х150 мм
	2673,07 
	1864,80 
	251,01 
	0,00 
	557,26 
	185 

	12-01-014-11
	      299х200 мм
	3260,43 
	2388,96 
	268,02 
	0,00 
	603,45 
	237 

	12-01-014-12
	      402х300 мм
	4769,69 
	3427,20 
	394,04 
	0,00 
	948,45 
	340 

	12-01-014-13
	      465х350 мм
	5582,71 
	4052,16 
	445,40 
	0,00 
	1085,15 
	402 

	12-01-014-14
	      530х400 мм
	6378,51 
	4677,12 
	526,06 
	0,00 
	1175,33 
	464 

	Таблица 12-01-015. Трубопроводы из стальных труб с фланцевыми соединениями на резьбе с уплотнением на линзе или со сварными соединениями на условное давление свыше 50 до 100 МПа 

   

	
	Измеритель: 100 м

	
	Трубопровод из стальных труб с фланцевыми соединениями на резьбе с уплотнением на линзе или со сварными соединениями на условное давление свыше 50 до 100 МПа, диаметр труб наружный и условный:

	12-01-015-01
	      15х6 - 35х15 мм
	1487,63 
	1128,96 
	333,43 
	14,23 
	25,24 
	112 

	12-01-015-02
	      50х25 - 68х32 мм
	2159,00 
	1128,96 
	995,78 
	50,27 
	34,26 
	112 

	12-01-015-03
	      83х40 - 102х60 мм
	4313,56 
	2268,00 
	1988,52 
	108,26 
	57,04 
	225 

	12-01-015-04
	      127х70 - 159х90 мм
	10558,91 
	5654,88 
	4772,88 
	268,83 
	131,15 
	561 

	12-01-015-05
	      180х100 мм
	17039,81 
	7922,88 
	8910,68 
	510,97 
	206,25 
	786 

	12-01-015-06
	      219х125 мм
	17039,81 
	7922,88 
	8910,68 
	510,97 
	206,25 
	786 

	12-01-015-07
	      273х150 - 299х200 мм
	26237,05 
	12398,40 
	13495,10 
	771,00 
	343,55 
	1230 

	Таблица 12-01-016. Трубопроводы из стальных труб на условное давление свыше 50 до 100 МПа. Отводы, изготовленные на монтажной площадке 

   

	
	Измеритель: 100 шт.

	
	Отвод, изготовленный на монтажной площадке, для трубопроводов из стальных труб на условное давление свыше 50 до 100 МПа, диаметр труб наружный и условный:

	12-01-016-01
	      15х6 - 35х15 мм
	4726,18 
	1189,44 
	3512,95 
	1032,53 
	23,79 
	118 

	12-01-016-02
	      50х25 мм
	5802,65 
	1189,44 
	4589,42 
	1304,52 
	23,79 
	118 

	12-01-016-03
	      68х32 мм
	9260,15 
	2449,44 
	6761,72 
	1758,88 
	48,99 
	243 

	12-01-016-04
	      83х40 мм
	10584,90 
	2449,44 
	8086,47 
	2087,76 
	48,99 
	243 

	12-01-016-05
	      102х60 мм
	18294,14 
	4878,72 
	13317,85 
	3518,44 
	97,57 
	484 

	Таблица 12-01-017. Трубопроводы из стальных труб на условное давление свыше 50 до 100 МПа. Фланцевые соединения на резьбе с уплотнением на линзе 

   

	
	Измеритель: 10 соединений

	
	Фланцевое соединение на резьбе с уплотнением на линзе трубопроводов из стальных труб на условное давление свыше 50 до 100 МПа, диаметр труб наружный и условный:

	12-01-017-01
	      15х6 мм
	615,46 
	371,95 
	236,07 
	38,16 
	7,44 
	36,9 

	12-01-017-02
	      25х10 - 35х15 мм
	737,81 
	491,90 
	236,07 
	38,16 
	9,84 
	48,8 

	12-01-017-03
	      50х25 мм
	872,50 
	623,95 
	236,07 
	38,16 
	12,48 
	61,9 

	12-01-017-04
	      68х32 мм
	1227,46 
	743,90 
	468,68 
	75,05 
	14,88 
	73,8 

	12-01-017-05
	      83х40 мм
	1427,33 
	863,86 
	546,19 
	87,58 
	17,28 
	85,7 

	12-01-017-06
	      102х60 мм
	1711,04 
	983,81 
	707,55 
	114,59 
	19,68 
	97,6 

	12-01-017-07
	      127х70 мм
	2131,70 
	1239,84 
	867,06 
	140,61 
	24,80 
	123 

	12-01-017-08
	      159х90 мм
	2508,76 
	1602,72 
	873,99 
	143,14 
	32,05 
	159 

	12-01-017-09
	      180х100 мм
	2765,80 
	1854,72 
	873,99 
	143,14 
	37,09 
	184 

	12-01-017-10
	      219х125 мм
	2773,99 
	1854,72 
	882,18 
	146,15 
	37,09 
	184 

	12-01-017-11
	      273х150 - 299х200 мм
	3409,67 
	2469,60 
	890,68 
	149,28 
	49,39 
	245 

	Таблица 12-01-018. Трубопроводы из стальных труб на условное давление свыше 50 до 100 МПа. Сварные соединения 

   

	
	Измеритель: 10 соединений

	
	Сварное соединение трубопроводов из стальных труб на условное давление свыше 50 до 100 МПа, диаметр труб наружный и условный:

	12-01-018-01
	      15х6 мм
	242,07 
	207,65 
	20,74 
	0,00 
	13,68 
	20,6 

	12-01-018-02
	      25х10 мм
	253,98 
	207,65 
	26,88 
	0,00 
	19,45 
	20,6 

	12-01-018-03
	      35х15 мм
	265,82 
	207,65 
	33,02 
	0,00 
	25,15 
	20,6 

	12-01-018-04
	      50х25 мм
	486,20 
	312,48 
	61,95 
	0,00 
	111,77 
	31 

	12-01-018-05
	      68х32 мм
	626,90 
	413,28 
	94,96 
	0,00 
	118,66 
	41 

	12-01-018-06
	      83х40 - 102х60 мм
	908,38 
	624,96 
	124,09 
	0,00 
	159,33 
	62 

	12-01-018-07
	      127х70 мм
	1351,46 
	937,44 
	165,15 
	0,00 
	248,87 
	93 

	12-01-018-08
	      159х90 мм
	1894,64 
	1350,72 
	191,91 
	0,00 
	352,01 
	134 

	12-01-018-09
	      180х100 - 219х125 мм
	2436,51 
	1764,00 
	239,21 
	0,00 
	433,30 
	175 

	12-01-018-10
	      273х150 - 299х200 мм
	3042,99 
	2177,28 
	266,49 
	0,00 
	599,22 
	216 

	Таблица 12-01-019. Трубопроводы из стальных гуммированных или фаолитированных труб, монтируемые с применением готовых узлов 

   

	
	Измеритель: 100 м

	
	Трубопровод из стальных гуммированных или фаолитированных труб, монтируемый с применением готовых узлов, диаметр труб наружный:

	12-01-019-01
	      57 мм
	4977,76 
	4394,88 
	385,89 
	18,02 
	196,99 
	436 

	12-01-019-02
	      76 мм
	6257,34 
	5493,60 
	536,21 
	25,20 
	227,53 
	545 

	12-01-019-03
	      108 мм
	7019,18 
	5937,12 
	768,74 
	41,33 
	313,32 
	589 

	12-01-019-04
	      159 мм
	8713,54 
	7035,84 
	1280,72 
	66,53 
	396,98 
	698 

	12-01-019-05
	      219-273 мм
	12076,69 
	8900,64 
	2409,26 
	131,44 
	766,79 
	883 

	12-01-019-06
	      325-377 мм
	15745,93 
	10584,00 
	4112,39 
	234,82 
	1049,54 
	1050 

	12-01-019-07
	      426 мм
	17170,94 
	10785,60 
	5100,01 
	290,92 
	1285,33 
	1070 

	12-01-019-08
	      530 мм
	20482,27 
	11894,40 
	7185,12 
	422,35 
	1402,75 
	1180 

	12-01-019-09
	      720 мм
	25510,43 
	13809,60 
	9923,19 
	589,29 
	1777,64 
	1370 

	Таблица 12-01-020. Трубопроводы из стальных труб, футерованных полиэтиленом или винипластом, с применением готовых деталей 

   

	
	Измеритель: 100 м

	
	Трубопровод из стальных труб, футерованных полиэтиленом или винипластом, с применением готовых деталей, диаметр труб наружный и условный:

	12-01-020-01
	      10х14 - 25х32 мм
	3911,65 
	3578,40 
	200,66 
	41,13 
	132,59 
	355 

	12-01-020-02
	      32х38 - 50х57 мм
	4113,88 
	3578,40 
	402,89 
	88,56 
	132,59 
	355 

	12-01-020-03
	      65х76 - 80х89 мм
	5516,97 
	4697,28 
	658,03 
	111,27 
	161,66 
	466 

	12-01-020-04
	      100х108 - 125х133 мм
	6016,96 
	4677,12 
	1134,34 
	171,05 
	205,50 
	464 

	12-01-020-05
	      150х159 мм
	7595,25 
	5745,60 
	1528,98 
	222,64 
	320,67 
	570 

	12-01-020-06
	      200х219 мм
	8999,07 
	5695,20 
	2971,22 
	340,05 
	332,65 
	565 

	Таблица 12-01-021. Трубопроводы из стальных эмалированных труб и готовых деталей на рабочее давление до 0,6 МПа 

   

	
	Измеритель: 10 м

	
	Трубопровод из стальных эмалированных труб и готовых деталей на рабочее давление до 0,6 МПа, диаметр труб условный:

	12-01-021-01
	      50 мм
	401,72 
	340,70 
	45,17 
	2,30 
	15,85 
	33,8 

	12-01-021-02
	      80 мм
	529,30 
	450,58 
	60,67 
	3,25 
	18,05 
	44,7 

	12-01-021-03
	      150 мм
	591,84 
	450,58 
	113,99 
	6,37 
	27,27 
	44,7 

	Таблица 12-01-022. Трубопроводы из стальных труб, футерованных фторопластом с применением готовых деталей на рабочее давление до 0,5 МПа 

   

	
	Измеритель: 10 м

	
	Трубопровод из стальных труб, футерованных фторопластом с применением готовых деталей на рабочее давление до 0,5 МПа, диаметр труб условный и наружный:

	12-01-022-01
	      25х32 мм
	369,08 
	340,70 
	13,96 
	0,68 
	14,42 
	33,8 

	12-01-022-02
	      40х45 - 50х57 мм
	386,51 
	340,70 
	31,39 
	1,36 
	14,42 
	33,8 

	12-01-022-03
	      65х76 - 100х108 мм
	538,08 
	450,58 
	64,53 
	3,39 
	22,97 
	44,7 

	12-01-022-04
	      125х133 мм
	688,87 
	565,49 
	94,50 
	4,74 
	28,88 
	56,1 

	12-01-022-05
	      150х159 мм
	723,17 
	565,49 
	127,34 
	6,64 
	30,34 
	56,1 

	12-01-022-06
	      200х219 мм
	905,86 
	681,41 
	177,06 
	9,35 
	47,39 
	67,6 

	12-01-022-07
	      300х325 мм
	1090,50 
	791,28 
	243,04 
	13,28 
	56,18 
	78,5 

	12-01-022-08
	      400х426 мм
	1795,81 
	1128,96 
	497,46 
	28,32 
	169,39 
	112 

	Раздел 2. ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ТРУБ ЛЕГИРОВАННЫХ И ВЫСОКОЛЕГИРОВАННЫХ СТАЛЕЙ 

   

	Таблица 12-01-048. Трубопроводы в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов из труб легированных сталей, монтируемые из готовых узлов, на условное давление не более 2,5 МПа 

   

	
	Измеритель: 100 м трубопровода

	
	Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов из труб легированных сталей, монтируемый из готовых узлов, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр трубопровода наружный:

	12-01-048-01
	      45 мм
	3734,76 
	852,77 
	2855,38 
	190,77 
	26,61 
	 84,6 

210 

	12-01-048-02
	      57 мм
	3767,65 
	874,94 
	2861,67 
	190,77 
	31,04 
	 86,8 

300 

	12-01-048-03
	      76 мм
	4348,88 
	999,94 
	3307,11 
	214,52 
	41,83 
	 99,2 

450 

	12-01-048-04
	      89 мм
	4446,37 
	1022,11 
	3370,00 
	217,51 
	54,26 
	 101,4 

670 

	12-01-048-05
	      108 мм
	4755,62 
	1088,64 
	3588,82 
	233,82 
	78,16 
	 108 

1100 

	12-01-048-06
	      133 мм
	5446,96 
	1179,36 
	4159,36 
	259,97 
	108,24 
	 117 

1490 

	12-01-048-07
	      159 мм
	5852,52 
	1370,88 
	4332,02 
	274,78 
	149,62 
	 136 

1750 

	12-01-048-08
	      219 мм
	6537,71 
	1562,40 
	4576,41 
	274,78 
	398,90 
	 155 

3450 

	12-01-048-09
	      273 мм
	7466,29 
	1925,28 
	4899,71 
	289,67 
	641,30 
	 191 

5000 

	12-01-048-10
	      325 мм
	8148,20 
	2116,80 
	5137,43 
	304,42 
	893,97 
	 210 

6670 

	12-01-048-11
	      377 мм
	9288,22 
	2429,28 
	5579,22 
	333,85 
	1279,72 
	 241 

10000 

	12-01-048-12
	      426 мм
	9564,09 
	2530,08 
	5732,10 
	341,11 
	1301,91 
	 251 

10000 

	12-01-048-13
	      530 мм
	10779,90 
	3024,00 
	6327,24 
	366,13 
	1428,66 
	 300 

11100 

	Таблица 12-01-049. Трубопроводы в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов из труб легированных сталей, монтируемые из готовых узлов, на условное давление не более 4 МПа 

   

	
	Измеритель: 100 м трубопровода

	
	Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов из труб легированных сталей, монтируемый из готовых узлов, на условное давление не более 4 МПа, диаметр трубопровода наружный:

	12-01-049-01
	      45 мм
	3923,22 
	885,02 
	3008,30 
	205,62 
	29,90 
	 87,8 

270 

	12-01-049-02
	      57 мм
	3943,90 
	896,11 
	3012,54 
	205,62 
	35,25 
	 88,9 

370 

	12-01-049-03
	      76 мм
	4596,16 
	1038,24 
	3507,74 
	233,82 
	50,18 
	 103 

640 

	12-01-049-04
	      89 мм
	4642,32 
	1038,24 
	3544,44 
	233,82 
	59,64 
	 103 

780 

	12-01-049-05
	      108 мм
	4953,08 
	1128,96 
	3745,15 
	248,64 
	78,97 
	 112 

1100 

	12-01-049-06
	      133 мм
	5697,40 
	1270,08 
	4317,27 
	274,78 
	110,05 
	 126 

1490 

	12-01-049-07
	      159 мм
	6173,35 
	1532,16 
	4488,35 
	289,67 
	152,84 
	 152 

1750 

	12-01-049-08
	      219 мм
	6941,87 
	1723,68 
	4816,07 
	296,86 
	402,12 
	 171 

3450 

	12-01-049-09
	      273 мм
	7953,50 
	2106,72 
	5201,86 
	311,63 
	644,92 
	 209 

5000 

	12-01-049-10
	      325 мм
	8623,77 
	2328,48 
	5397,09 
	326,47 
	898,20 
	 231 

6670 

	12-01-049-11
	      377 мм
	9942,30 
	2671,20 
	5986,55 
	370,81 
	1284,55 
	 265 

10000 

	12-01-049-12
	      426 мм
	10168,54 
	2782,08 
	6079,51 
	370,81 
	1306,95 
	 276 

11100 

	Таблица 12-01-050. Трубопроводы в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов из труб легированных сталей, монтируемые из готовых узлов, на условное давление не более 10 МПа 

   

	
	Измеритель: 100 м трубопровода

	
	Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов из труб легированных сталей, монтируемый из готовых узлов, на условное давление не более 10 МПа, диаметр трубопровода наружный:

	12-01-050-01
	      45 мм
	4116,34 
	928,37 
	3154,92 
	220,40 
	33,05 
	 92,1 

320 

	12-01-050-02
	      57 мм
	4146,92 
	939,46 
	3168,81 
	220,40 
	38,65 
	 93,2 

430 

	12-01-050-03
	      76 мм
	4991,52 
	1179,36 
	3755,35 
	255,95 
	56,81 
	 117 

720 

	12-01-050-04
	      89 мм
	5063,47 
	1229,76 
	3766,44 
	255,95 
	67,27 
	 122 

880 

	12-01-050-05
	      108 мм
	5520,20 
	1401,12 
	4016,96 
	270,89 
	102,12 
	 139 

1470 

	12-01-050-06
	      133 мм
	6396,20 
	1532,16 
	4733,57 
	304,42 
	130,47 
	 152 

1790 

	12-01-050-07
	      159 мм
	6908,04 
	1713,60 
	4988,64 
	326,47 
	205,80 
	 170 

2500 

	12-01-050-08
	      219 мм
	8380,44 
	2157,12 
	5603,80 
	363,50 
	619,52 
	 214 

4540 

	12-01-050-09
	      273 мм
	9325,83 
	2509,92 
	5846,67 
	370,81 
	969,24 
	 249 

6670 

	12-01-050-10
	      325 мм
	10511,41 
	3094,56 
	6098,53 
	370,81 
	1318,32 
	 307 

10000 

	12-01-050-11
	      377 мм
	11661,73 
	3386,88 
	6672,38 
	422,48 
	1602,47 
	 336 

12500 

	12-01-050-12
	      426 мм
	12311,76 
	3507,84 
	7014,40 
	437,41 
	1789,52 
	 348 

16700 

	Таблица 12-01-051. Трубопроводы в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов из труб легированных сталей, монтируемые из труб и готовых деталей, на условное давление не более 10 МПа наружным диаметром 14-38 мм 

   

	
	Измеритель: 100 м трубопровода

	
	Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов из труб легированных сталей, монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 10 МПа, диаметр трубопровода наружный:

	12-01-051-01
	      14 мм
	6233,48 
	1512,00 
	4665,87 
	353,36 
	55,61 
	 150 

140 

	12-01-051-02
	      25 мм
	6288,77 
	1552,32 
	4667,27 
	353,36 
	69,18 
	 154 

220 

	12-01-051-03
	      38 мм
	7456,40 
	1955,52 
	5403,19 
	427,18 
	97,69 
	 194 

320 

	Таблица 12-01-052. Трубопроводы в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов из труб легированных сталей, монтируемые из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа 

   

	
	Измеритель: 100 м трубопровода

	
	Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов из труб легированных сталей, монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр трубопровода наружный:

	12-01-052-01
	      45 мм
	6368,52 
	1723,68 
	4571,85 
	331,11 
	72,99 
	 171 

210 

	12-01-052-02
	      57 мм
	6561,13 
	1794,24 
	4660,55 
	331,11 
	106,34 
	 178 

300 

	12-01-052-03
	      76 мм
	7762,39 
	2136,96 
	5464,72 
	388,81 
	160,71 
	 212 

450 

	12-01-052-04
	      89 мм
	8057,24 
	2227,68 
	5580,42 
	388,81 
	249,14 
	 221 

670 

	12-01-052-05
	      108 мм
	9241,92 
	2388,96 
	6460,37 
	462,88 
	392,59 
	 237 

1100 

	12-01-052-06
	      133 мм
	10440,42 
	2499,84 
	7417,57 
	525,88 
	523,01 
	 248 

1490 

	12-01-052-07
	      159 мм
	10979,03 
	2610,72 
	7752,42 
	555,43 
	615,89 
	 259 

1750 

	12-01-052-08
	      219 мм
	12871,90 
	3276,00 
	8403,73 
	570,24 
	1192,17 
	 325 

3450 

	12-01-052-09
	      273 мм
	14459,66 
	3709,44 
	9023,29 
	585,07 
	1726,93 
	 368 

5000 

	12-01-052-10
	      325 мм
	15436,80 
	4092,48 
	9221,74 
	592,20 
	2122,58 
	 406 

6670 

	12-01-052-11
	      377 мм
	17423,14 
	4425,12 
	9983,29 
	651,28 
	3014,73 
	 439 

10000 

	12-01-052-12
	      426 мм
	18488,08 
	4959,36 
	10483,12 
	688,46 
	3045,60 
	 492 

10000 

	12-01-052-13
	      530 мм
	19758,75 
	5281,92 
	11358,51 
	742,86 
	3118,32 
	 524 

10000 

	Таблица 12-01-053. Трубопроводы в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов из труб легированных сталей, монтируемые из труб и готовых деталей, на условное давление не более 4 МПа 

   

	
	Измеритель: 100 м трубопровода

	
	Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов из труб легированных сталей, монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 4 МПа, диаметр трубопровода наружный:

	12-01-053-01
	      45 мм
	7091,18 
	1844,64 
	5159,75 
	390,25 
	86,79 
	 183 

270 

	12-01-053-02
	      57 мм
	7270,84 
	1895,04 
	5248,46 
	390,25 
	127,34 
	 188 

370 

	12-01-053-03
	      76 мм
	8714,20 
	2257,92 
	6245,08 
	467,11 
	211,20 
	 224 

640 

	12-01-053-04
	      89 мм
	8996,29 
	2318,40 
	6388,98 
	470,01 
	288,91 
	 230 

780 

	12-01-053-05
	      108 мм
	9635,98 
	2560,32 
	6679,64 
	484,78 
	396,02 
	 254 

1100 

	12-01-053-06
	      133 мм
	11072,97 
	2832,48 
	7710,83 
	555,43 
	529,66 
	 281 

1490 

	12-01-053-07
	      159 мм
	11478,70 
	2882,88 
	7974,48 
	577,37 
	621,34 
	 286 

1750 

	12-01-053-08
	      219 мм
	13719,77 
	3900,96 
	8614,14 
	585,07 
	1204,67 
	 387 

3450 

	12-01-053-09
	      273 мм
	15442,90 
	4425,12 
	9276,54 
	599,92 
	1741,24 
	 439 

5000 

	12-01-053-10
	      325 мм
	16514,40 
	4908,96 
	9466,53 
	607,06 
	2138,91 
	 487 

6670 

	12-01-053-11
	      377 мм
	19063,66 
	5251,68 
	10780,72 
	710,61 
	3031,26 
	 521 

10000 

	12-01-053-12
	      426 мм
	19917,24 
	5846,40 
	11007,50 
	710,61 
	3063,34 
	 580 

11100 

	Таблица 12-01-054. Трубопроводы в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов из труб легированных сталей, монтируемые из труб и готовых деталей, на условное давление не более 10 МПа 

   

	
	Измеритель: 100 м трубопровода

	
	Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов из труб легированных сталей, монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 10 МПа, диаметр трубопровода наружный:

	12-01-054-01
	      45 мм
	7595,77 
	1965,60 
	5527,04 
	427,18 
	103,13 
	 195 

320 

	12-01-054-02
	      57 мм
	7756,25 
	1995,84 
	5617,14 
	427,18 
	143,27 
	 198 

430 

	12-01-054-03
	      76 мм
	9755,22 
	2378,88 
	7143,74 
	549,89 
	232,60 
	 236 

720 

	12-01-054-04
	      89 мм
	10064,70 
	2560,32 
	7185,33 
	549,89 
	319,05 
	 254 

880 

	12-01-054-05
	      108 мм
	11847,10 
	3296,16 
	8020,04 
	577,78 
	530,90 
	 327 

1470 

	12-01-054-06
	      133 мм
	13524,30 
	3648,96 
	9228,15 
	666,21 
	647,19 
	 362 

1790 

	12-01-054-07
	      159 мм
	13773,70 
	3880,80 
	9023,90 
	639,76 
	869,00 
	 385 

2500 

	12-01-054-08
	      219 мм
	15978,22 
	4808,16 
	9593,05 
	642,67 
	1577,01 
	 477 

4540 

	12-01-054-09
	      273 мм
	17694,75 
	5322,24 
	10069,38 
	659,06 
	2303,13 
	 528 

6670 

	12-01-054-10
	      325 мм
	20998,83 
	6249,60 
	11571,51 
	754,57 
	3177,72 
	 620 

10000 

	12-01-054-11
	      377 мм
	22863,82 
	6582,24 
	12818,91 
	872,99 
	3462,67 
	 653 

12500 

	12-01-054-12
	      426 мм
	25089,64 
	7227,36 
	13405,12 
	887,51 
	4457,16 
	 717 

16700 

	Таблица 12-01-055. Трубопроводы в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п. из труб легированных сталей, монтируемые из готовых узлов, на условное давление не более 2,5 МПа 

   

	
	Измеритель: 100 м трубопровода

	
	Трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п. из труб легированных сталей, монтируемый из готовых узлов, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр трубопровода наружный:

	12-01-055-01
	      45 мм
	4111,45 
	1048,32 
	3028,94 
	205,62 
	34,19 
	 104 

250 

	12-01-055-02
	      57 мм
	4181,70 
	1078,56 
	3064,24 
	205,62 
	38,90 
	 107 

310 

	12-01-055-03
	      76 мм
	4887,87 
	1280,16 
	3555,22 
	233,82 
	52,49 
	 127 

490 

	12-01-055-04
	      89 мм
	4987,33 
	1310,40 
	3609,31 
	233,82 
	67,62 
	 130 

700 

	12-01-055-05
	      108 мм
	5491,41 
	1491,84 
	3903,22 
	255,95 
	96,35 
	 148 

1140 

	12-01-055-06
	      133 мм
	6160,90 
	1632,96 
	4391,65 
	274,78 
	136,29 
	 162 

1540 

	12-01-055-07
	      159 мм
	6448,61 
	1774,08 
	4486,49 
	282,15 
	188,04 
	 176 

1820 

	12-01-055-08
	      219 мм
	7994,47 
	2620,80 
	4776,50 
	282,15 
	597,17 
	 260 

3570 

	12-01-055-09
	      273 мм
	8948,52 
	3124,80 
	4930,73 
	282,15 
	892,99 
	 310 

5000 

	12-01-055-10
	      325 мм
	9696,23 
	3548,16 
	5073,68 
	282,15 
	1074,39 
	 352 

6670 

	12-01-055-11
	      377 мм
	10146,37 
	3669,12 
	5172,74 
	282,15 
	1304,51 
	 364 

7690 

	12-01-055-12
	      426 мм
	10674,50 
	3790,08 
	5557,31 
	311,63 
	1327,11 
	 376 

10000 

	12-01-055-13
	      530 мм
	11402,75 
	3941,28 
	6014,46 
	329,09 
	1447,01 
	 391 

10000 

	Таблица 12-01-056. Трубопроводы в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п. из труб легированных сталей, монтируемые из готовых узлов, на условное давление не более 4 МПа 

   

	
	Измеритель: 100 м трубопровода

	
	Трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п. из труб легированных сталей, монтируемый из готовых узлов, на условное давление не более 4 МПа, диаметр трубопровода наружный:

	12-01-056-01
	      45 мм
	4524,03 
	1159,20 
	3324,64 
	235,09 
	40,19 
	 115 

310 

	12-01-056-02
	      57 мм
	4647,73 
	1169,28 
	3433,93 
	242,62 
	44,52 
	 116 

380 

	12-01-056-03
	      76 мм
	5425,04 
	1431,36 
	3928,04 
	270,89 
	65,64 
	 142 

670 

	12-01-056-04
	      89 мм
	5497,21 
	1441,44 
	3977,94 
	270,89 
	77,83 
	 143 

820 

	12-01-056-05
	      108 мм
	6048,99 
	1733,76 
	4211,51 
	287,00 
	103,72 
	 172 

1140 

	12-01-056-06
	      133 мм
	6904,07 
	1854,72 
	4906,10 
	326,47 
	143,25 
	 184 

1540 

	12-01-056-07
	      159 мм
	7167,92 
	2016,00 
	4959,04 
	326,47 
	192,88 
	 200 

1820 

	12-01-056-08
	      219 мм
	8732,87 
	2731,68 
	5401,81 
	341,11 
	599,38 
	 271 

3570 

	12-01-056-09
	      273 мм
	9855,28 
	3155,04 
	5806,65 
	356,07 
	893,59 
	 313 

5000 

	12-01-056-10
	      325 мм
	10652,44 
	3689,28 
	5885,94 
	356,07 
	1077,22 
	 366 

6670 

	12-01-056-11
	      377 мм
	11861,67 
	4032,00 
	6517,90 
	400,42 
	1311,77 
	 400 

10000 

	12-01-056-12
	      426 мм
	13195,86 
	4788,00 
	7060,79 
	437,41 
	1347,07 
	 475 

11100 

	Таблица 12-01-057. Трубопроводы в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п. из труб легированных сталей, монтируемые из готовых узлов, на условное давление не более 10 МПа 

   

	
	Измеритель: 100 м трубопровода

	
	Трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п. из труб легированных сталей, монтируемый из готовых узлов, на условное давление не более 10 МПа, диаметр трубопровода наружный:

	12-01-057-01
	      45 мм
	4925,08 
	1260,00 
	3620,34 
	264,67 
	44,74 
	 125 

360 

	12-01-057-02
	      57 мм
	5203,77 
	1270,08 
	3884,63 
	286,98 
	49,06 
	 126 

450 

	12-01-057-03
	      76 мм
	6095,83 
	1622,88 
	4398,42 
	315,03 
	74,53 
	 161 

760 

	12-01-057-04
	      89 мм
	6130,01 
	1622,88 
	4420,61 
	315,03 
	86,52 
	 161 

920 

	12-01-057-05
	      108 мм
	6981,25 
	1995,84 
	4854,95 
	337,07 
	130,46 
	 198 

1490 

	12-01-057-06
	      133 мм
	8150,93 
	2247,84 
	5733,00 
	393,07 
	170,09 
	 223 

1850 

	12-01-057-07
	      159 мм
	8880,79 
	2530,08 
	6090,63 
	422,48 
	260,08 
	 251 

2560 

	12-01-057-08
	      219 мм
	10399,54 
	3185,28 
	6454,00 
	429,88 
	760,26 
	 316 

4540 

	12-01-057-09
	      273 мм
	11836,06 
	3810,24 
	6777,58 
	437,41 
	1248,24 
	 378 

7140 

	12-01-057-10
	      325 мм
	13076,59 
	4334,40 
	7158,72 
	452,03 
	1583,47 
	 430 

10000 

	12-01-057-11
	      377 мм
	13891,74 
	4677,12 
	7295,40 
	459,46 
	1919,22 
	 464 

12500 

	12-01-057-12
	      426 мм
	15693,82 
	5402,88 
	8134,62 
	511,13 
	2156,32 
	 536 

16700 

	Таблица 12-01-058. Трубопроводы в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п. из труб легированных сталей, монтируемые из труб и готовых деталей, на условное давление не более 10 МПа наружным диаметром 14-38 мм 

   

	
	Измеритель: 100 м трубопровода

	
	Трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п. из труб легированных сталей, монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 10 МПа, диаметр трубопровода наружный:

	12-01-058-01
	      14 мм
	8753,78 
	2288,16 
	6391,96 
	515,77 
	73,66 
	 227 

120 

	12-01-058-02
	      25 мм
	8778,06 
	2288,16 
	6393,36 
	515,77 
	96,54 
	 227 

220 

	12-01-058-03
	      38 мм
	10789,23 
	2792,16 
	7862,41 
	663,23 
	134,66 
	 277 

340 

	Таблица 12-01-059. Трубопроводы в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п. из труб легированных сталей, монтируемые из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа 

   

	
	Измеритель: 100 м трубопровода

	
	Трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п. из труб легированных сталей, монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр трубопровода наружный:

	12-01-059-01
	      45 мм
	8654,74 
	2439,36 
	6109,10 
	478,88 
	106,28 
	 242 

250 

	12-01-059-02
	      57 мм
	8932,21 
	2550,24 
	6235,21 
	478,88 
	146,76 
	 253 

310 

	12-01-059-03
	      76 мм
	11044,58 
	3114,72 
	7701,53 
	603,23 
	228,33 
	 309 

490 

	12-01-059-04
	      89 мм
	11432,93 
	3225,60 
	7862,33 
	603,23 
	345,00 
	 320 

700 

	12-01-059-05
	      108 мм
	13462,01 
	3709,44 
	9219,72 
	721,29 
	532,85 
	 368 

1140 

	12-01-059-06
	      133 мм
	15049,59 
	4011,84 
	10332,70 
	799,20 
	705,05 
	 398 

1540 

	12-01-059-07
	      159 мм
	16438,50 
	4203,36 
	11397,64 
	902,71 
	837,50 
	 417 

1820 

	12-01-059-08
	      219 мм
	20040,45 
	5372,64 
	13041,56 
	1005,92 
	1626,25 
	 533 

3570 

	12-01-059-09
	      273 мм
	21854,03 
	5836,32 
	13780,19 
	1050,36 
	2237,52 
	 579 

5000 

	12-01-059-10
	      325 мм
	23253,39 
	6128,64 
	14354,25 
	1094,05 
	2770,50 
	 608 

6670 

	12-01-059-11
	      377 мм
	24894,98 
	6410,88 
	14999,55 
	1124,02 
	3484,55 
	 636 

10000 

	12-01-059-12
	      426 мм
	27733,41 
	7620,48 
	16584,01 
	1257,05 
	3528,92 
	 756 

10000 

	12-01-059-13
	      530 мм
	31355,88 
	8406,72 
	19363,55 
	1481,60 
	3585,61 
	 834 

11100 

	Таблица 12-01-060. Трубопроводы в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п. из труб легированных сталей, монтируемые из труб и готовых деталей, на условное давление не более 4 МПа 

   

	
	Измеритель: 100 м трубопровода

	
	Трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п. из труб легированных сталей, монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 4 МПа, диаметр трубопровода наружный:

	12-01-060-01
	      45 мм
	9570,03 
	2580,48 
	6866,53 
	552,91 
	123,02 
	 256 

310 

	12-01-060-02
	      57 мм
	9838,20 
	2671,20 
	6998,84 
	552,91 
	168,16 
	 265 

380 

	12-01-060-03
	      76 мм
	12209,91 
	3306,24 
	8614,58 
	691,71 
	289,09 
	 328 

670 

	12-01-060-04
	      89 мм
	12551,97 
	3386,88 
	8772,58 
	691,71 
	392,51 
	 336 

820 

	12-01-060-05
	      108 мм
	13935,64 
	3840,48 
	9559,69 
	750,91 
	535,47 
	 381 

1140 

	12-01-060-06
	      133 мм
	15839,40 
	4173,12 
	10958,01 
	857,83 
	708,27 
	 414 

1540 

	12-01-060-07
	      159 мм
	16968,85 
	4354,56 
	11773,77 
	931,77 
	840,52 
	 432 

1820 

	12-01-060-08
	      219 мм
	21313,28 
	5866,56 
	13810,59 
	1064,93 
	1636,13 
	 582 

3570 

	12-01-060-09
	      273 мм
	22956,24 
	6340,32 
	14368,32 
	1079,49 
	2247,60 
	 629 

5000 

	12-01-060-10
	      325 мм
	24163,04 
	6632,64 
	14749,82 
	1109,44 
	2780,58 
	 658 

6670 

	12-01-060-11
	      377 мм
	26609,02 
	7650,72 
	15448,96 
	1138,59 
	3509,34 
	 759 

10000 

	12-01-060-12
	      426 мм
	30351,59 
	8860,32 
	17937,55 
	1353,00 
	3553,72 
	 879 

11100 

	Таблица 12-01-061. Трубопроводы в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п. из труб легированных сталей, монтируемые из труб и готовых деталей, на условное давление не более 10 МПа 

   

	
	Измеритель: 100 м трубопровода

	
	Трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п. из труб легированных сталей, монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 10 МПа, диаметр трубопровода наружный:

	12-01-061-01
	      45 мм
	11052,82 
	2852,64 
	8060,34 
	671,07 
	139,84 
	 283 

360 

	12-01-061-02
	      57 мм
	11348,81 
	2933,28 
	8223,15 
	671,07 
	192,38 
	 291 

450 

	12-01-061-03
	      76 мм
	14509,43 
	3850,56 
	10327,27 
	853,97 
	331,60 
	 382 

760 

	12-01-061-04
	      89 мм
	14896,10 
	4032,00 
	10427,07 
	853,97 
	437,03 
	 400 

920 

	12-01-061-05
	      108 мм
	16627,79 
	4868,64 
	11063,97 
	853,97 
	695,18 
	 483 

1490 

	12-01-061-06
	      133 мм
	19611,67 
	5362,56 
	13390,55 
	1050,36 
	858,56 
	 532 

1850 

	12-01-061-07
	      159 мм
	21841,69 
	5836,32 
	14818,96 
	1183,19 
	1186,41 
	 579 

2560 

	12-01-061-08
	      219 мм
	24633,14 
	6985,44 
	15584,39 
	1197,78 
	2063,31 
	 693 

4540 

	12-01-061-09
	      273 мм
	26957,65 
	7711,20 
	16073,29 
	1212,36 
	3173,16 
	 765 

7140 

	12-01-061-10
	      325 мм
	29343,47 
	8537,76 
	16684,07 
	1226,95 
	4121,64 
	 847 

10000 

	12-01-061-11
	      377 мм
	30797,86 
	8920,80 
	16925,51 
	1242,46 
	4951,55 
	 885 

12500 

	12-01-061-12
	      426 мм
	35127,40 
	10301,76 
	19029,34 
	1389,45 
	5796,30 
	 1022 

16700 

	Таблица 12-01-062. Трубопроводы в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов из труб высоколегированных сталей, монтируемые из готовых узлов, на условное давление не более 2,5 МПа 

   

	
	Измеритель: 100 м трубопровода

	
	Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов из труб высоколегированных сталей, монтируемый из готовых узлов, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр трубопровода наружный:

	12-01-062-01
	      45 мм
	3980,68 
	953,57 
	2989,38 
	189,35 
	37,73 
	 94,6 

210 

	12-01-062-02
	      57 мм
	4007,61 
	953,57 
	3008,26 
	189,35 
	45,78 
	 94,6 

300 

	12-01-062-03
	      76 мм
	4832,64 
	1239,84 
	3526,08 
	210,25 
	66,72 
	 123 

450 

	12-01-062-04
	      89 мм
	4910,28 
	1249,92 
	3571,20 
	211,66 
	89,16 
	 124 

670 

	12-01-062-05
	      108 мм
	5065,27 
	1280,16 
	3635,71 
	211,66 
	149,40 
	 127 

1100 

	12-01-062-06
	      133 мм
	5922,73 
	1411,20 
	4347,51 
	252,53 
	164,02 
	 140 

1490 

	12-01-062-07
	      159 мм
	6514,18 
	1532,16 
	4797,37 
	267,30 
	184,65 
	 152 

1750 

	12-01-062-08
	      219 мм
	7759,15 
	1713,60 
	5502,14 
	296,86 
	543,41 
	 170 

3450 

	12-01-062-09
	      273 мм
	8488,63 
	1874,88 
	5733,49 
	296,86 
	880,26 
	 186 

5000 

	12-01-062-10
	      325 мм
	9239,24 
	2036,16 
	6078,51 
	311,63 
	1124,57 
	 202 

6670 

	Таблица 12-01-063. Трубопроводы в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов из труб высоколегированных сталей, монтируемые из готовых узлов, на условное давление не более 4 МПа 

   

	
	Измеритель: 100 м трубопровода

	
	Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов из труб высоколегированных сталей, монтируемый из готовых узлов, на условное давление не более 4 МПа, диаметр трубопровода наружный:

	12-01-063-01
	      45 мм
	4196,48 
	974,74 
	3178,35 
	205,62 
	43,39 
	 96,7 

270 

	12-01-063-02
	      57 мм
	4223,50 
	974,74 
	3197,23 
	205,62 
	51,53 
	 96,7 

370 

	12-01-063-03
	      76 мм
	5154,84 
	1270,08 
	3799,29 
	233,82 
	85,47 
	 126 

640 

	12-01-063-04
	      89 мм
	5281,83 
	1280,16 
	3902,22 
	241,29 
	99,45 
	 127 

780 

	12-01-063-05
	      108 мм
	5534,65 
	1350,72 
	4032,89 
	248,64 
	151,04 
	 134 

1100 

	12-01-063-06
	      133 мм
	6371,25 
	1512,00 
	4693,21 
	282,15 
	166,04 
	 150 

1490 

	12-01-063-07
	      159 мм
	6980,67 
	1653,12 
	5139,41 
	289,67 
	188,14 
	 164 

1750 

	12-01-063-08
	      219 мм
	8414,21 
	2096,64 
	5766,50 
	311,63 
	551,07 
	 208 

3450 

	12-01-063-09
	      273 мм
	9306,92 
	2358,72 
	5999,68 
	311,63 
	948,52 
	 234 

5000 

	12-01-063-10
	      325 мм
	10172,20 
	2671,20 
	6363,73 
	326,47 
	1137,27 
	 265 

6670 

	Таблица 12-01-064. Трубопроводы в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов из труб высоколегированных сталей, монтируемые из готовых узлов, на условное давление не более 10 МПа 

   

	
	Измеритель: 100 м трубопровода

	
	Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов из труб высоколегированных сталей, монтируемый из готовых узлов, на условное давление не более 10 МПа, диаметр трубопровода наружный:

	12-01-064-01
	      45 мм
	4438,54 
	1038,24 
	3351,28 
	220,40 
	49,02 
	 103 

320 

	12-01-064-02
	      57 мм
	4526,18 
	1038,24 
	3429,45 
	227,71 
	58,49 
	 103 

430 

	12-01-064-03
	      76 мм
	5293,60 
	1300,32 
	3924,94 
	241,29 
	68,34 
	 129 

420 

	12-01-064-04
	      89 мм
	5623,72 
	1391,04 
	4124,42 
	248,64 
	108,26 
	 138 

880 

	12-01-064-05
	      108 мм
	6125,62 
	1501,92 
	4430,68 
	270,89 
	193,02 
	 149 

1470 

	12-01-064-06
	      133 мм
	7084,93 
	1703,52 
	5181,13 
	311,63 
	200,28 
	 169 

1820 

	12-01-064-07
	      159 мм
	7713,75 
	1925,28 
	5538,13 
	326,47 
	250,34 
	 191 

2500 

	12-01-064-08
	      219 мм
	9523,94 
	2439,36 
	6361,27 
	363,50 
	723,31 
	 242 

4540 

	12-01-064-09
	      273 мм
	10733,41 
	2832,48 
	6730,97 
	363,50 
	1169,96 
	 281 

6670 

	12-01-064-10
	      325 мм
	12408,42 
	3457,44 
	7259,30 
	370,81 
	1691,68 
	 343 

10000 

	Таблица 12-01-065. Трубопроводы в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов из труб высоколегированных сталей, монтируемые из труб и готовых деталей, на условное давление не более 10 МПа наружным диаметром 14-38 мм 

   

	
	Измеритель: 100 м трубопровода

	
	Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов из труб высоколегированных сталей, монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 10 МПа, диаметр трубопровода наружный:

	12-01-065-01
	      14 мм
	6603,13 
	1592,64 
	4939,73 
	353,36 
	70,76 
	 158 

140 

	12-01-065-02
	      25 мм
	8240,41 
	1784,16 
	6358,91 
	471,57 
	97,34 
	 177 

220 

	12-01-065-03
	      38 мм
	9049,07 
	2257,92 
	6657,53 
	471,57 
	133,62 
	 224 

320 

	Таблица 12-01-066. Трубопроводы в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов из труб высоколегированных сталей, монтируемые из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа 

   

	
	Измеритель: 100 м трубопровода

	
	Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов из труб высоколегированных сталей, монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр трубопровода наружный:

	12-01-066-01
	      45 мм
	7489,20 
	2106,72 
	5281,33 
	331,11 
	101,15 
	 209 

210 

	12-01-066-02
	      57 мм
	7604,52 
	2106,72 
	5317,69 
	331,11 
	180,11 
	 209 

300 

	12-01-066-03
	      76 мм
	10361,61 
	3094,56 
	6974,37 
	388,81 
	292,68 
	 307 

450 

	12-01-066-04
	      89 мм
	10678,60 
	3144,96 
	7098,31 
	388,81 
	435,33 
	 312 

670 

	12-01-066-05
	      108 мм
	12054,67 
	3296,16 
	8050,65 
	470,01 
	707,86 
	 327 

1100 

	12-01-066-06
	      133 мм
	13674,00 
	3608,64 
	9217,99 
	540,64 
	847,37 
	 358 

1490 

	12-01-066-07
	      159 мм
	14689,36 
	3951,36 
	9993,19 
	570,24 
	744,81 
	 392 

1750 

	12-01-066-08
	      219 мм
	18157,98 
	4908,96 
	11560,61 
	629,22 
	1688,41 
	 487 

3450 

	12-01-066-09
	      273 мм
	19196,72 
	5029,92 
	11700,98 
	636,84 
	2465,82 
	 499 

5000 

	12-01-066-10
	      325 мм
	21187,27 
	5675,04 
	12350,28 
	644,13 
	3161,95 
	 563 

6670 

	Таблица 12-01-067. Трубопроводы в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов из труб высоколегированных сталей, монтируемые из труб и готовых деталей, на условное давление не более 4 МПа 

   

	
	Измеритель: 100 м трубопровода

	
	Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов из труб высоколегированных сталей, монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 4 МПа, диаметр трубопровода наружный:

	12-01-067-01
	      45 мм
	8136,56 
	2187,36 
	5830,22 
	382,69 
	118,98 
	 217 

270 

	12-01-067-02
	      57 мм
	8261,73 
	2187,36 
	5861,31 
	382,69 
	213,06 
	 217 

370 

	12-01-067-03
	      76 мм
	11345,23 
	3124,80 
	7834,08 
	462,88 
	386,35 
	 310 

640 

	12-01-067-04
	      89 мм
	11598,64 
	3144,96 
	7956,62 
	462,88 
	497,06 
	 312 

780 

	12-01-067-05
	      108 мм
	12318,15 
	3306,24 
	8303,85 
	484,78 
	708,06 
	 328 

1100 

	12-01-067-06
	      133 мм
	13892,95 
	3648,96 
	9395,81 
	548,18 
	848,18 
	 362 

1490 

	12-01-067-07
	      159 мм
	14900,12 
	3991,68 
	10162,83 
	577,37 
	745,61 
	 396 

1750 

	12-01-067-08
	      219 мм
	18399,32 
	4989,60 
	11719,70 
	636,84 
	1690,02 
	 495 

3450 

	12-01-067-09
	      273 мм
	19347,24 
	5100,48 
	11779,53 
	636,84 
	2467,23 
	 506 

5000 

	12-01-067-10
	      325 мм
	21508,18 
	5755,68 
	12588,94 
	659,06 
	3163,56 
	 571 

6670 

	Таблица 12-01-068. Трубопроводы в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов из труб высоколегированных сталей, монтируемые из труб и готовых деталей, на условное давление не более 10 МПа 

   

	
	Измеритель: 100 м трубопровода

	
	Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов из труб высоколегированных сталей, монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 10 МПа, диаметр трубопровода наружный:

	12-01-068-01
	      45 мм
	8853,99 
	2358,72 
	6357,51 
	427,18 
	137,76 
	 234 

320 

	12-01-068-02
	      57 мм
	8995,05 
	2358,72 
	6391,40 
	427,18 
	244,93 
	 234 

430 

	12-01-068-03
	      76 мм
	12040,70 
	3346,56 
	8415,00 
	522,05 
	279,14 
	 332 

650 

	12-01-068-04
	      89 мм
	12523,38 
	3386,88 
	8576,85 
	522,05 
	559,65 
	 336 

880 

	12-01-068-05
	      108 мм
	13935,41 
	3699,36 
	9304,53 
	581,13 
	931,52 
	 367 

1470 

	12-01-068-06
	      133 мм
	15781,55 
	4092,48 
	10658,91 
	666,21 
	1030,16 
	 406 

1820 

	12-01-068-07
	      159 мм
	17322,74 
	4576,32 
	11707,43 
	725,07 
	1038,99 
	 454 

2500 

	12-01-068-08
	      219 мм
	21290,29 
	5644,80 
	13440,31 
	792,02 
	2205,18 
	 560 

4540 

	12-01-068-09
	      273 мм
	23178,45 
	6017,76 
	13897,33 
	792,02 
	3263,36 
	 597 

6670 

	12-01-068-10
	      325 мм
	27240,84 
	7398,72 
	15143,79 
	799,20 
	4698,33 
	 734 

1000 

	Таблица 12-01-069. Трубопроводы в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п. из труб высоколегированных сталей, монтируемые из готовых узлов, на условное давление не более 2,5 МПа 

   

	
	Измеритель: 100 м трубопровода

	
	Трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п. из труб высоколегированных сталей, монтируемый из готовых узлов, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр трубопровода наружный:

	12-01-069-01
	      45 мм
	4532,72 
	1179,36 
	3303,03 
	205,62 
	50,33 
	 117 

250 

	12-01-069-02
	      57 мм
	4547,34 
	1179,36 
	3312,19 
	205,62 
	55,79 
	 117 

310 

	12-01-069-03
	      76 мм
	5863,50 
	1602,72 
	4174,09 
	233,82 
	86,69 
	 159 

490 

	12-01-069-04
	      89 мм
	5982,97 
	1622,88 
	4249,60 
	233,82 
	110,49 
	 161 

700 

	12-01-069-05
	      108 мм
	6555,25 
	1814,40 
	4553,60 
	255,95 
	187,25 
	 180 

1150 

	12-01-069-06
	      133 мм
	7667,88 
	2046,24 
	5412,33 
	304,42 
	209,31 
	 203 

1550 

	12-01-069-07
	      159 мм
	8311,48 
	2318,40 
	5757,38 
	319,23 
	235,70 
	 230 

1820 

	12-01-069-08
	      219 мм
	10805,54 
	3104,64 
	7008,57 
	378,26 
	692,33 
	 308 

3570 

	12-01-069-09
	      273 мм
	11872,10 
	3447,36 
	7348,33 
	385,59 
	1076,41 
	 342 

5000 

	12-01-069-10
	      325 мм
	12524,22 
	3709,44 
	7430,11 
	385,59 
	1384,67 
	 368 

6670 

	Таблица 12-01-070. Трубопроводы в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п. из труб высоколегированных сталей, монтируемые из готовых узлов, на условное давление не более 4 МПа 

   

	
	Измеритель: 100 м трубопровода

	
	Трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п. из труб высоколегированных сталей, монтируемый из готовых узлов, на условное давление не более 4 МПа, диаметр наружный:

	12-01-070-01
	      45 мм
	4937,94 
	1280,16 
	3598,20 
	235,09 
	59,58 
	 127 

310 

	12-01-070-02
	      57 мм
	4955,09 
	1280,16 
	3608,42 
	235,09 
	66,51 
	 127 

380 

	12-01-070-03
	      76 мм
	6469,89 
	1743,84 
	4618,15 
	278,12 
	107,90 
	 173 

670 

	12-01-070-04
	      89 мм
	6573,96 
	1753,92 
	4692,27 
	278,12 
	127,77 
	 174 

820 

	12-01-070-05
	      108 мм
	6968,73 
	1935,36 
	4843,70 
	285,48 
	189,67 
	 192 

1140 

	12-01-070-06
	      133 мм
	8153,28 
	2167,20 
	5774,35 
	341,11 
	211,73 
	 215 

1540 

	12-01-070-07
	      159 мм
	8812,44 
	2439,36 
	6134,96 
	356,07 
	238,12 
	 242 

1820 

	12-01-070-08
	      219 мм
	11301,23 
	3225,60 
	7380,88 
	414,97 
	694,75 
	 320 

3570 

	12-01-070-09
	      273 мм
	12325,38 
	3568,32 
	7678,23 
	414,97 
	1078,83 
	 354 

5000 

	12-01-070-10
	      325 мм
	12941,03 
	3830,40 
	7736,19 
	414,97 
	1374,44 
	 380 

6670 

	Таблица 12-01-071. Трубопроводы в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п. из труб высоколегированных сталей, монтируемые из готовых узлов, на условное давление не более 10 МПа 

   

	
	Измеритель: 100 м трубопровода

	
	Трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п. из труб высоколегированных сталей, монтируемый из готовых узлов, на условное давление не более 10 МПа, диаметр трубопровода наружный:

	12-01-071-01
	      45 мм
	5394,38 
	1401,12 
	3927,29 
	264,67 
	65,97 
	 139 

360 

	12-01-071-02
	      57 мм
	5406,64 
	1401,12 
	3930,08 
	264,67 
	75,44 
	 139 

450 

	12-01-071-03
	      76 мм
	6984,68 
	1895,04 
	4988,18 
	315,03 
	101,46 
	 188 

760 

	12-01-071-04
	      89 мм
	7105,60 
	1905,12 
	5060,91 
	315,03 
	139,57 
	 189 

920 

	12-01-071-05
	      108 мм
	7721,75 
	2116,80 
	5366,35 
	337,07 
	238,60 
	 210 

1490 

	12-01-071-06
	      133 мм
	8937,53 
	2388,96 
	6297,82 
	393,07 
	250,75 
	 237 

1850 

	12-01-071-07
	      159 мм
	10158,05 
	2761,92 
	7074,42 
	444,48 
	321,71 
	 274 

2560 

	12-01-071-08
	      219 мм
	12378,21 
	3497,76 
	8013,79 
	481,71 
	866,66 
	 347 

4540 

	12-01-071-09
	      273 мм
	14780,73 
	4394,88 
	8867,88 
	481,71 
	1517,97 
	 436 

7140 

	12-01-071-10
	      325 мм
	15772,21 
	4757,76 
	8980,00 
	481,71 
	2034,45 
	 472 

10000 

	Таблица 12-01-072. Трубопроводы в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п. из труб высоколегированных сталей, монтируемые из труб и готовых деталей, на условное давление не более 10 МПа наружным диаметром 14-38 мм 

   

	
	Измеритель: 100 м трубопровода

	
	Трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п. из труб высоколегированных сталей, монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 10 МПа, диаметр трубопровода наружный:

	12-01-072-01
	      14 мм
	9081,92 
	2308,32 
	6687,36 
	508,59 
	86,24 
	 229 

120 

	12-01-072-02
	      25 мм
	9611,44 
	2489,76 
	6994,63 
	508,59 
	127,05 
	 247 

220 

	12-01-072-03
	      38 мм
	12483,12 
	3195,36 
	9106,62 
	685,64 
	181,14 
	 317 

340 

	Таблица 12-01-073. Трубопроводы в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п. из труб высоколегированных сталей, монтируемые из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа 

   

	
	Измеритель: 100 м трубопровода

	
	Трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п. из труб высоколегированных сталей, монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр трубопровода наружный:

	12-01-073-01
	      45 мм
	9853,18 
	2761,92 
	6947,62 
	486,05 
	143,64 
	 274 

250 

	12-01-073-02
	      57 мм
	10044,05 
	2772,00 
	7035,04 
	486,05 
	237,01 
	 275 

310 

	12-01-073-03
	      76 мм
	13861,94 
	4112,64 
	9353,43 
	603,23 
	395,87 
	 408 

490 

	12-01-073-04
	      89 мм
	14260,54 
	4163,04 
	9516,36 
	603,23 
	581,14 
	 413 

700 

	12-01-073-05
	      108 мм
	16948,19 
	4485,60 
	11535,34 
	750,91 
	927,25 
	 445 

1140 

	12-01-073-06
	      133 мм
	19067,36 
	4929,12 
	12987,60 
	850,64 
	1150,64 
	 489 

1540 

	12-01-073-07
	      159 мм
	20922,43 
	5423,04 
	14487,78 
	939,10 
	1011,61 
	 538 

1820 

	12-01-073-08
	      219 мм
	24881,29 
	5785,92 
	16838,10 
	1079,49 
	2257,27 
	 574 

3570 

	12-01-073-09
	      273 мм
	25898,01 
	5796,00 
	16915,53 
	1079,49 
	3186,48 
	 575 

5000 

	12-01-073-10
	      325 мм
	27280,20 
	6158,88 
	17035,09 
	1079,49 
	4086,23 
	 611 

6670 

	Таблица 12-01-074. Трубопроводы в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п. из труб высоколегированных сталей, монтируемые из труб и готовых деталей, на условное давление не более 4 МПа 

   

	
	Измеритель: 100 м трубопровода

	
	Трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п. из труб высоколегированных сталей, монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 4 МПа, диаметр трубопровода наружный:

	12-01-074-01
	      45 мм
	10754,03 
	2842,56 
	7747,98 
	552,91 
	163,49 
	 282 

310 

	12-01-074-02
	      57 мм
	11041,85 
	2852,64 
	7909,43 
	560,11 
	279,78 
	 283 

380 

	12-01-074-03
	      76 мм
	15297,29 
	4193,28 
	10587,04 
	691,71 
	516,97 
	 416 

670 

	12-01-074-04
	      89 мм
	15668,22 
	4213,44 
	10783,55 
	691,71 
	671,23 
	 418 

820 

	12-01-074-05
	      108 мм
	17036,17 
	4546,08 
	11551,87 
	750,91 
	938,22 
	 451 

1140 

	12-01-074-06
	      133 мм
	19144,17 
	4969,44 
	13023,28 
	850,64 
	1151,45 
	 493 

1540 

	12-01-074-07
	      159 мм
	21020,32 
	5463,36 
	14544,54 
	939,10 
	1012,42 
	 542 

1820 

	12-01-074-08
	      219 мм
	26411,67 
	6935,04 
	17196,38 
	1079,49 
	2280,25 
	 688 

3570 

	12-01-074-09
	      273 мм
	27370,24 
	6924,96 
	17236,22 
	1079,49 
	3209,06 
	 687 

5000 

	12-01-074-10
	      325 мм
	29017,73 
	7277,76 
	17631,36 
	1109,44 
	4108,61 
	 722 

6670 

	Таблица 12-01-075. Трубопроводы в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п. из труб высоколегированных сталей, монтируемые из труб и готовых деталей, на условное давление не более 10 МПа 

   

	
	Измеритель: 100 м трубопровода

	
	Трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п. из труб высоколегированных сталей, монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 10 МПа, диаметр трубопровода наружный:

	12-01-075-01
	      45 мм
	12400,50 
	3185,28 
	9027,29 
	671,07 
	187,93 
	 316 

360 

	12-01-075-02
	      57 мм
	12553,25 
	3195,36 
	9030,08 
	671,07 
	327,81 
	 317 

450 

	12-01-075-03
	      76 мм
	16939,70 
	4314,24 
	12056,10 
	839,41 
	569,36 
	 428 

760 

	12-01-075-04
	      89 мм
	17592,29 
	4596,48 
	12251,21 
	839,41 
	744,60 
	 456 

920 

	12-01-075-05
	      108 мм
	19651,89 
	5070,24 
	13374,41 
	928,17 
	1207,24 
	 503 

1490 

	12-01-075-06
	      133 мм
	22068,53 
	5584,32 
	15105,33 
	1050,36 
	1378,88 
	 554 

1850 

	12-01-075-07
	      159 мм
	25138,44 
	6380,64 
	17352,44 
	1212,36 
	1405,36 
	 633 

2560 

	12-01-075-08
	      219 мм
	29781,11 
	7590,24 
	19320,43 
	1286,24 
	2870,44 
	 753 

4540 

	12-01-075-09
	      273 мм
	32724,21 
	8326,08 
	19865,05 
	1286,24 
	4533,08 
	 826 

7140 

	12-01-075-10
	      325 мм
	36275,10 
	9192,96 
	20962,08 
	1308,20 
	6120,06 
	 912 

10000 

	Таблица 12-01-076. Трубопроводы кислородных установок из труб легированных сталей на условное давление 25 МПа 

   

	
	Измеритель: 100 м

	
	Трубопровод кислородных установок из труб легированных сталей на условное давление 25 МПа, диаметр труб наружный:

	12-01-076-01
	      25 мм
	1749,72 
	1179,36 
	501,66 
	89,35 
	68,70 
	117 

	12-01-076-02
	      32 мм
	1807,14 
	1179,36 
	558,94 
	101,68 
	68,84 
	117 

	12-01-076-03
	      38 мм
	1980,89 
	1179,36 
	698,74 
	121,52 
	102,79 
	117 

	12-01-076-04
	      56 мм
	3904,09 
	2429,28 
	1243,87 
	208,43 
	230,94 
	241 

	12-01-076-05
	      76 мм
	4401,89 
	2409,12 
	1747,43 
	267,43 
	245,34 
	239 

	12-01-076-06
	      102 мм
	5629,96 
	2368,80 
	2969,10 
	342,09 
	292,06 
	235 

	Таблица 12-01-077. Трубопроводы криогенные с экранно-вакуумной изоляцией из нержавеющей стали на сварке 

   

	
	Измеритель: 100 м

	
	Трубопровод криогенный с экранно-вакуумной изоляцией из нержавеющей стали на сварке, диаметр условный внутренних и наружных труб:

	12-01-077-01
	      20х100 мм
	36710,99 
	18244,80 
	8778,72 
	531,57 
	9687,47 
	1810 

	12-01-077-02
	      32х100 мм
	36737,29 
	18244,80 
	8805,02 
	533,02 
	9687,47 
	1810 

	12-01-077-03
	      50х150 мм
	61672,05 
	30643,20 
	17866,28 
	685,37 
	13162,57 
	3040 

	12-01-077-04
	      70х150 мм
	64137,79 
	30744,00 
	19399,21 
	719,73 
	13994,58 
	3050 

	12-01-077-05
	      100х200 мм
	78346,61 
	39816,00 
	21824,21 
	787,84 
	16706,40 
	3950 

	12-01-077-06
	      150х250 мм
	104336,03 
	62798,40 
	21128,24 
	544,94 
	20409,39 
	6230 

	12-01-077-07
	      200х300 мм
	99157,62 
	62697,60 
	15398,80 
	559,76 
	21061,22 
	6220 

	12-01-077-08
	      250х350 мм
	113045,59 
	76305,60 
	15476,40 
	590,62 
	21263,59 
	7570 

	12-01-077-09
	      300х400 мм
	116325,18 
	76305,60 
	17605,63 
	667,53 
	22413,95 
	7570 

	12-01-077-10
	      400х500 мм
	127310,57 
	84168,00 
	21435,48 
	738,44 
	21707,09 
	8350 

	12-01-077-11
	      500х650 мм
	132721,55 
	84168,00 
	24597,91 
	862,24 
	23955,64 
	8350 

	Таблица 12-01-078. Испытание трубопроводов криогенных с экранно-вакуумной изоляцией методом «Щупа» 

   

	
	Измеритель: 10 м

	
	Испытание трубопровода криогенного с экранно-вакуумной изоляцией методом «Щупа», диаметр условный внутренних и наружных труб:

	12-01-078-01
	      20х100 мм
	453,61 
	233,86 
	193,96 
	11,70 
	25,79 
	23,2 

	12-01-078-02
	      32х100 мм
	488,32 
	233,86 
	226,00 
	11,70 
	28,46 
	23,2 

	12-01-078-03
	      50х150 мм
	783,68 
	467,71 
	268,05 
	11,70 
	47,92 
	46,4 

	12-01-078-04
	      70х150 мм
	795,70 
	467,71 
	280,07 
	11,70 
	47,92 
	46,4 

	12-01-078-05
	      100х200 мм
	1104,25 
	601,78 
	439,98 
	23,41 
	62,49 
	59,7 

	12-01-078-06
	      150х250 мм
	1314,37 
	722,74 
	504,06 
	23,41 
	87,57 
	71,7 

	12-01-078-07
	      200х300 мм
	1519,93 
	842,69 
	564,14 
	23,41 
	113,10 
	83,6 

	12-01-078-08
	      250х350 мм
	1874,59 
	1088,64 
	632,22 
	23,41 
	153,73 
	108 

	12-01-078-09
	      300х400 мм
	2085,43 
	1199,52 
	696,30 
	23,41 
	189,61 
	119 

	12-01-078-10
	      400х500 мм
	3110,46 
	1814,40 
	952,34 
	35,11 
	343,72 
	180 

	12-01-078-11
	      500х650 мм
	3199,82 
	1814,40 
	1028,43 
	35,11 
	356,99 
	180 

	Таблица 12-01-079. Испытание трубопроводов криогенных с экранно-вакуумной изоляцией методом «Обдува» гелием (двукратное) 

   

	
	Измеритель: 10 м

	
	Испытание трубопровода криогенного с экранно-вакуумной изоляцией методом «Обдува» гелием (двукратное), диаметр условный внутренних и наружных труб:

	12-01-079-01
	      20х100 мм
	509,50 
	311,47 
	152,19 
	0,00 
	45,84 
	30,9 


	12-01-079-02
	      32х100 мм
	804,88 
	519,12 
	228,29 
	0,00 
	57,47 
	51,5 

	12-01-079-03
	      50х150 мм
	1136,88 
	726,77 
	300,38 
	0,00 
	109,73 
	72,1 

	12-01-079-04
	      70х150 мм
	1279,54 
	830,59 
	328,41 
	0,00 
	120,54 
	82,4 

	12-01-079-05
	      100х200 мм
	1297,32 
	830,59 
	344,43 
	0,00 
	122,30 
	82,4 

	12-01-079-06
	      150х250 мм
	1631,92 
	1038,24 
	452,57 
	0,00 
	141,11 
	103 

	12-01-079-07
	      200х300 мм
	2072,79 
	1350,72 
	560,70 
	0,00 
	161,37 
	134 

	12-01-079-08
	      250х350 мм
	2632,21 
	1764,00 
	672,84 
	0,00 
	195,37 
	175 

	12-01-079-09
	      300х400 мм
	2736,34 
	1764,00 
	776,97 
	0,00 
	195,37 
	175 

	12-01-079-10
	      400х500 мм
	3543,50 
	2288,16 
	993,24 
	0,00 
	262,10 
	227 

	12-01-079-11
	      500х650 мм
	4344,49 
	2802,24 
	1217,52 
	0,00 
	324,73 
	278 

	Таблица 12-01-080. Испытание трубопроводов криогенных с экранно-вакуумной изоляцией методом «Барокамеры» 

   

	
	Измеритель: 10 м

	
	Испытание трубопровода криогенного с экранно-вакуумной изоляцией методом «Барокамеры», диаметр условный внутренних и наружных труб:

	12-01-080-01
	      20х100 мм
	271,28 
	116,93 
	145,10 
	11,70 
	9,25 
	11,6 

	12-01-080-02
	      32х100 мм
	290,06 
	116,93 
	159,92 
	11,70 
	13,21 
	11,6 

	12-01-080-03
	      50х150 мм
	305,59 
	116,93 
	171,93 
	11,70 
	16,73 
	11,6 

	12-01-080-04
	      70х150 мм
	309,60 
	116,93 
	175,94 
	11,70 
	16,73 
	11,6 

	12-01-080-05
	      100х200 мм
	568,21 
	233,86 
	307,82 
	23,41 
	26,53 
	23,2 

	12-01-080-06
	      150х250 мм
	604,50 
	233,86 
	331,85 
	23,41 
	38,79 
	23,2 

	12-01-080-07
	      200х300 мм
	775,76 
	362,88 
	357,88 
	23,41 
	55,00 
	36 

	12-01-080-08
	      250х350 мм
	817,91 
	362,88 
	381,91 
	23,41 
	73,12 
	36 

	12-01-080-09
	      300х400 мм
	1031,19 
	479,81 
	403,94 
	23,41 
	147,44 
	47,6 

	12-01-080-10
	      400х500 мм
	1317,11 
	601,78 
	571,86 
	35,11 
	143,47 
	59,7 

	12-01-080-11
	      500х650 мм
	1560,78 
	722,74 
	631,94 
	35,11 
	206,10 
	71,7 

	Таблица 12-01-081. Испытание трубопроводов криогенных с экранно-вакуумной изоляцией - поиск внутренних течей 

   

	
	Измеритель: 10 м

	
	Испытание трубопровода криогенного с экранно-вакуумной изоляцией - поиск внутренних течей, диаметр условный внутренних и наружных труб:

	12-01-081-01
	      20х100 мм
	175,64 
	100,80 
	44,06 
	0,00 
	30,78 
	10 

	12-01-081-02
	      32х100 мм
	199,03 
	100,80 
	64,08 
	0,00 
	34,15 
	10 

	12-01-081-03
	      50х150 мм
	244,10 
	100,80 
	84,11 
	0,00 
	59,19 
	10 

	12-01-081-04
	      70х150 мм
	250,50 
	100,80 
	90,51 
	0,00 
	59,19 
	10 

	12-01-081-05
	      100х200 мм
	285,40 
	100,80 
	114,54 
	0,00 
	70,06 
	10 

	12-01-081-06
	      150х250 мм
	431,71 
	201,60 
	150,59 
	0,00 
	79,52 
	20 

	12-01-081-07
	      200х300 мм
	466,85 
	201,60 
	186,63 
	0,00 
	78,62 
	20 

	12-01-081-08
	      250х350 мм
	510,40 
	201,60 
	220,28 
	0,00 
	88,52 
	20 

	12-01-081-09
	      300х400 мм
	657,99 
	302,40 
	256,32 
	0,00 
	99,27 
	30 

	12-01-081-10
	      400х500 мм
	861,96 
	413,28 
	328,41 
	0,00 
	120,27 
	41 

	12-01-081-11
	      500х650 мм
	1087,19 
	514,08 
	416,52 
	0,00 
	156,59 
	51 

	Таблица 12-01-082. Испытание трубопроводов криогенных с экранно-вакуумной изоляцией - регенерация адсорбционных секций 

   

	
	Измеритель: 10 м

	
	Испытание трубопровода криогенного с экранно-вакуумной изоляцией - регенерация адсорбционных секций, диаметр условный внутренних и наружных труб:

	12-01-082-01
	      20х100 мм
	3358,66 
	479,81 
	2745,18 
	257,50 
	133,67 
	47,6 

	12-01-082-02
	      32х100 мм
	3358,66 
	479,81 
	2745,18 
	257,50 
	133,67 
	47,6 

	12-01-082-03
	      50х150 мм
	3359,13 
	479,81 
	2745,18 
	257,50 
	134,14 
	47,6 

	12-01-082-04
	      70х150 мм
	3359,13 
	479,81 
	2745,18 
	257,50 
	134,14 
	47,6 

	12-01-082-05
	      100х200 мм
	3359,13 
	479,81 
	2745,18 
	257,50 
	134,14 
	47,6 


	12-01-082-06
	      150х250 мм
	3360,07 
	479,81 
	2745,18 
	257,50 
	135,08 
	47,6 

	12-01-082-07
	      200х300 мм
	5099,99 
	841,68 
	4092,80 
	383,92 
	165,51 
	83,5 

	12-01-082-08
	      250х350 мм
	5101,64 
	841,68 
	4092,80 
	383,92 
	167,16 
	83,5 

	12-01-082-09
	      300х400 мм
	5101,64 
	841,68 
	4092,80 
	383,92 
	167,16 
	83,5 

	12-01-082-10
	      400х500 мм
	5102,58 
	841,68 
	4092,80 
	383,92 
	168,10 
	83,5 

	12-01-082-11
	      500х650 мм
	5103,76 
	841,68 
	4092,80 
	383,92 
	169,28 
	83,5 

	Таблица 12-01-083. Испытание трубопроводов криогенных с экранно-вакуумной изоляцией - вакуумирование для сдачи секции по натеканию 

   

	
	Измеритель: 100 м

	
	Испытание трубопровода криогенного с экранно-вакуумной изоляцией - вакуумирование для сдачи секции по натеканию, диаметр условный внутренних и наружных труб:

	12-01-083-01
	      20х100 - 50х150 мм
	12778,07 
	11390,40 
	0,00 
	0,00 
	1387,67 
	1130 

	12-01-083-02
	      70х150 - 250х350 мм
	15105,57 
	13507,20 
	0,00 
	0,00 
	1598,37 
	1340 

	12-01-083-03
	      300х400 - 500х650 мм
	16219,78 
	14515,20 
	0,00 
	0,00 
	1704,58 
	1440 

	Раздел 3. ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ ТРУБ 

   

	Таблица 12-01-088. Трубопроводы из алюминиевых труб на условное давление 1 МПа 

   

	
	Измеритель: 100 м

	
	Трубопровод из алюминиевых труб на условное давление 1 МПа, диаметр наружный:

	12-01-088-01
	      25 мм
	992,39 
	801,36 
	142,93 
	6,91 
	48,10 
	79,5 

	12-01-088-02
	      36 мм
	1304,10 
	1028,16 
	218,61 
	10,45 
	57,33 
	102 

	12-01-088-03
	      55 мм
	1559,11 
	1149,12 
	336,50 
	21,96 
	73,49 
	114 

	12-01-088-04
	      85 мм
	3063,33 
	2308,32 
	630,40 
	45,82 
	124,61 
	229 

	12-01-088-05
	      100 мм
	3460,61 
	2308,32 
	1012,31 
	81,98 
	139,98 
	229 

	12-01-088-06
	      150 мм
	4517,70 
	2318,40 
	2013,00 
	174,82 
	186,30 
	230 

	12-01-088-07
	      200 мм
	6820,57 
	3588,48 
	2936,03 
	263,14 
	296,06 
	356 

	Таблица 12-01-089. Трубопроводы из листового алюминия 

   

	
	Измеритель: 100 м

	
	Прямые участки трубопровода из листового алюминия, диаметр внутренний:

	12-01-089-01
	      200х4 мм
	3296,04 
	2459,52 
	498,99 
	20,73 
	337,53 
	244 

	12-01-089-02
	      800х8 мм
	13330,15 
	6552,00 
	4432,67 
	309,48 
	2345,48 
	650 

	12-01-089-03
	      1400х10 мм
	22799,42 
	11854,08 
	6398,05 
	396,20 
	4547,29 
	1176 

	
	Фасонные детали трубопровода из листового алюминия, диаметр внутренний:

	12-01-089-04
	      200 мм
	8562,05 
	6592,32 
	848,52 
	11,79 
	1121,21 
	654 

	12-01-089-05
	      800 мм
	49969,25 
	25099,20 
	17741,30 
	1386,84 
	7128,75 
	2490 

	12-01-089-06
	      1400 мм
	86080,90 
	44291,52 
	29017,59 
	2179,92 
	12771,79 
	4394 

	Раздел 4. ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ МЕДНЫХ И ЛАТУННЫХ ТРУБ 

   

	Таблица 12-01-105. Трубопроводы из медных труб на условное давление до 2,5 МПа 

   

	
	Измеритель: 100 м

	
	Трубопровод из медных труб на условное давление до 2,5 МПа, диаметр труб наружный:

	12-01-105-01
	      18 мм
	1243,61 
	890,06 
	295,36 
	18,69 
	58,19 
	88,3 

	12-01-105-02
	      28 мм
	1398,03 
	1128,96 
	147,84 
	9,48 
	121,23 
	112 

	12-01-105-03
	      35 мм
	1577,98 
	1128,96 
	194,44 
	13,03 
	254,58 
	112 

	12-01-105-04
	      55 мм
	1869,25 
	1149,12 
	456,58 
	38,63 
	263,55 
	114 

	12-01-105-05
	      85 мм
	2371,47 
	1139,04 
	669,72 
	55,20 
	562,71 
	113 

	12-01-105-06
	      100 мм
	4201,11 
	2288,16 
	1050,81 
	92,04 
	862,14 
	227 

	Таблица 12-01-106. Трубопроводы из медных труб на условное давление до 20 Мпа 

   

	
	Измеритель: 100 м

	12-01-106-01
	Трубопровод из медных труб на условное давление до 20 МПа, диаметр труб наружный 30 мм
	2800,35 
	2298,24 
	365,06 
	67,48 
	137,05 
	228 

	Таблица 12-01-107. Трубопроводы из латунных труб на условное давление до 2,5 МПа 

   

	
	Измеритель: 100 м

	
	Трубопровод из латунных труб на условное давление до 2,5 МПа, диаметр труб наружный:

	12-01-107-01
	      35 мм
	869,10 
	659,23 
	116,26 
	5,96 
	93,61 
	65,4 

	12-01-107-02
	      54 мм
	1306,39 
	988,85 
	191,14 
	10,30 
	126,40 
	98,1 

	12-01-107-03
	      65 мм
	1574,45 
	1098,72 
	312,61 
	16,53 
	163,12 
	109 

	12-01-107-04
	      100 мм
	1804,05 
	1098,72 
	490,46 
	27,24 
	214,87 
	109 

	Таблица 12-01-108. Трубопроводы из латунных труб на условное давление до 20 МПа 

   

	
	Измеритель: 100 м

	
	Трубопровод из латунных труб на условное давление до 20 МПа, диаметр труб наружный:

	12-01-108-01
	      22 мм
	1463,61 
	1159,20 
	253,44 
	57,98 
	50,97 
	115 

	12-01-108-02
	      28 мм
	1566,29 
	1149,12 
	339,83 
	63,25 
	77,34 
	114 

	12-01-108-03
	      42 мм
	2918,74 
	2288,16 
	452,26 
	75,83 
	178,32 
	227 

	12-01-108-04
	      55 мм
	3273,44 
	2298,24 
	728,36 
	133,95 
	246,84 
	228 

	Раздел 5. ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СВИНЦОВЫХ ТРУБ 

   

	Таблица 12-01-124. Трубопроводы из свинцовых труб 

   

	
	Измеритель: 10 м

	
	Трубопроводы из свинцовых труб, диаметр труб наружный:

	12-01-124-01
	      16х3 - 25х3 мм
	268,72 
	219,74 
	32,17 
	1,49 
	16,81 
	21,8 

	12-01-124-02
	      38х4 - 50х6 мм
	310,93 
	219,74 
	65,39 
	3,52 
	25,80 
	21,8 

	12-01-124-03
	      75х6 мм
	462,57 
	340,70 
	75,23 
	3,93 
	46,64 
	33,8 

	12-01-124-04
	      90х7 - 125х8 мм
	589,89 
	340,70 
	179,23 
	10,16 
	69,96 
	33,8 

	12-01-124-05
	      150х8 мм
	779,57 
	450,58 
	241,92 
	13,69 
	87,07 
	44,7 

	Таблица 12-01-125. Трубопроводы из труб, изготовленных из листового свинца, с применением готовых деталей 

   

	
	Измеритель: 10 м

	
	Трубопровод из труб, изготовленных из листового свинца, с применением готовых деталей, диаметр условного прохода:

	12-01-125-01
	      150 мм
	586,95 
	406,22 
	97,05 
	6,50 
	83,68 
	40,3 

	12-01-125-02
	      300 мм
	876,57 
	538,27 
	245,19 
	18,43 
	93,11 
	53,4 

	12-01-125-03
	      500 мм
	1377,07 
	681,41 
	583,94 
	35,09 
	111,72 
	67,6 

	12-01-125-04
	      1000-1500 мм
	3127,68 
	1028,16 
	1850,40 
	155,15 
	249,12 
	102 

	Раздел 6. ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ЧУГУННЫХ ТРУБ 

   

	Таблица 12-01-136. Трубопроводы из чугунных фланцевых труб 

   

	
	Измеритель: 100 м

	
	Трубопровод из чугунных фланцевых труб, диаметр условного прохода:

	12-01-136-01
	      60-125 мм
	5851,08 
	4505,76 
	1117,81 
	55,42 
	227,51 
	447 

	12-01-136-02
	      200 мм
	7982,52 
	5715,36 
	1877,17 
	100,68 
	389,99 
	567 

	12-01-136-03
	      300-350 мм
	11387,49 
	6814,08 
	3755,79 
	220,05 
	817,62 
	676 

	Раздел 7. ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ И ФАРФОРОВЫХ ТРУБ 

   

	Таблица 12-01-147. Трубопроводы из фарфоровых и керамических труб 

   

	
	Измеритель: 10 м

	
	Трубопровод из фарфоровых и керамических труб, диаметр условного прохода:

	12-01-147-01
	      25 мм
	1133,01 
	1018,08 
	77,39 
	1,63 
	37,54 
	101 

	12-01-147-02
	      40 мм
	1156,15 
	1018,08 
	104,29 
	2,71 
	33,78 
	101 

	12-01-147-03
	      80-100 мм
	1254,39 
	1018,08 
	190,29 
	6,78 
	46,02 
	101 

	12-01-147-04
	      200 мм
	1803,43 
	1360,80 
	349,50 
	14,09 
	93,13 
	135 

	12-01-147-05
	      300 мм
	2257,88 
	1582,56 
	561,87 
	24,80 
	113,45 
	157 

	Раздел 8. ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПЛАСТМАССОВЫХ ТРУБ 

   

	Таблица 12-01-163. Трубопроводы из винипластовых труб с применением готовых деталей 

   

	
	Измеритель: 10 м

	
	Трубопровод из винипластовых труб с применением готовых деталей, диаметр труб наружный:

	12-01-163-01
	      20-50 мм
	138,32 
	109,87 
	23,33 
	0,14 
	5,12 
	10,9 

	12-01-163-02
	      63-90 мм
	258,76 
	219,74 
	25,96 
	0,54 
	13,06 
	21,8 

	12-01-163-03
	      110-140 мм
	283,71 
	219,74 
	45,76 
	1,49 
	18,21 
	21,8 

	12-01-163-04
	      160-200 мм
	314,79 
	219,74 
	73,53 
	2,98 
	21,52 
	21,8 

	12-01-163-05
	      225-250 мм
	346,92 
	219,74 
	103,22 
	4,47 
	23,96 
	21,8 

	12-01-163-06
	      280-315 мм
	532,68 
	340,70 
	149,70 
	7,05 
	42,28 
	33,8 

	Таблица 12-01-164. Трубопроводы из фаолитовых труб 

   

	
	Измеритель: 10 м

	
	Трубопровод из фаолитовых труб, рабочее давление до 0,47 Мпа, диаметр условного прохода:

	12-01-164-01
	      32-50 мм
	508,87 
	450,58 
	41,72 
	1,90 
	16,57 
	44,7 

	12-01-164-02
	      80-150 мм
	795,07 
	681,41 
	66,36 
	2,85 
	47,30 
	67,6 

	12-01-164-03
	      200 мм
	820,59 
	681,41 
	85,97 
	3,79 
	53,21 
	67,6 

	12-01-164-04
	      250-300 мм
	1008,95 
	791,28 
	145,75 
	6,91 
	71,92 
	78,5 

	12-01-164-05
	      350 мм
	1208,68 
	901,15 
	189,28 
	9,21 
	118,25 
	89,4 

	Таблица 12-01-165. Трубопроводы из полиэтиленовых труб с применением готовых деталей 

   

	
	Измеритель: 100 м

	
	Трубопровод из полиэтиленовых труб с применением готовых деталей, диаметр труб наружный:

	12-01-165-01
	      40-90 мм
	1299,87 
	1098,72 
	141,23 
	2,17 
	59,92 
	109 

	12-01-165-02
	      110-140 мм
	1430,14 
	1098,72 
	216,36 
	5,15 
	115,06 
	109 

	12-01-165-03
	      160-180 мм
	2705,00 
	2197,44 
	292,28 
	8,81 
	215,28 
	218 

	12-01-165-04
	      225 мм
	2800,69 
	2197,44 
	387,97 
	13,28 
	215,28 
	218 

	12-01-165-05
	      280-315 мм
	3301,83 
	2197,44 
	686,64 
	26,56 
	417,75 
	218 

	12-01-165-06
	      400-450 мм
	5745,64 
	3407,04 
	1757,18 
	101,90 
	581,42 
	338 

	12-01-165-07
	      560 мм
	9010,84 
	4505,76 
	3826,64 
	271,81 
	678,44 
	447 

	12-01-165-08
	      630-900 мм
	12326,51 
	6814,08 
	3622,21 
	184,69 
	1890,22 
	676 

	12-01-165-09
	      1000-1200 мм
	17264,11 
	9011,52 
	5693,30 
	290,92 
	2559,29 
	894 

	Таблица 12-01-166. Трубопроводы из полипропиленовых труб с применением готовых деталей 

   

	
	Измеритель: 10 м

	
	Трубопровод из полипропиленовых труб с применением готовых деталей, диаметр труб наружный:

	12-01-166-01
	      32-90 мм
	130,38 
	109,87 
	14,52 
	0,27 
	5,99 
	10,9 

	12-01-166-02
	      110-140 мм
	257,15 
	219,74 
	21,83 
	0,54 
	15,58 
	21,8 

	12-01-166-03
	      225 мм
	278,08 
	219,74 
	36,82 
	1,22 
	21,52 
	21,8 

	12-01-166-04
	      250-315 мм
	329,86 
	219,74 
	77,80 
	2,98 
	32,32 
	21,8 

	Таблица 12-01-167. Трубопроводы из фторопластовых труб с применением готовых деталей 

   

	
	Измеритель: 10 м

	
	Трубопровод из фторопластовых труб с применением готовых деталей, диаметр труб наружный:

	12-01-167-01
	      32-87 мм
	144,49 
	109,87 
	31,29 
	0,95 
	3,33 
	10,9 

	12-01-167-02
	      95 мм
	258,90 
	219,74 
	33,64 
	0,95 
	5,52 
	21,8 

	12-01-167-03
	      115-138 мм
	273,49 
	219,74 
	47,59 
	1,63 
	6,16 
	21,8 

	12-01-167-04
	      170 мм
	300,81 
	219,74 
	68,96 
	2,71 
	12,11 
	21,8 

	12-01-167-05
	      187-236 мм
	438,06 
	340,70 
	82,83 
	3,25 
	14,53 
	33,8 

	12-01-167-06
	      290 мм
	464,25 
	340,70 
	98,19 
	3,93 
	25,36 
	33,8 

	12-01-167-07
	      325-430 мм
	672,31 
	340,70 
	292,23 
	15,72 
	39,38 
	33,8 

	ОТДЕЛ 02. ТРУБОПРОВОДЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ МЕЖЦЕХОВЫЕ 

   

	Раздел 1. ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ТРУБ УГЛЕРОДИСТЫХ И КАЧЕСТВЕННЫХ СТАЛЕЙ 

   

	Таблица 12-02-001. Трубопроводы из водогазопроводных труб с фитингами на резьбе на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях 

   

	
	Измеритель: 10 м

	
	Трубопровод из водогазопроводных труб с фитингами на резьбе на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях, диаметр условного прохода:

	12-02-001-01
	      15-50 мм
	157,41 
	110,88 
	43,90 
	3,43 
	2,63 
	11 

	12-02-001-02
	      70-80 мм
	174,28 
	110,88 
	59,85 
	4,61 
	3,55 
	11 

	12-02-001-03
	      100 мм
	232,72 
	110,88 
	118,29 
	9,87 
	3,55 
	11 

	12-02-001-04
	      125-150 мм
	233,46 
	110,88 
	118,23 
	9,07 
	4,35 
	11 

	Таблица 12-02-002. Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа из готовых узлов и секций на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях 

   

	
	Измеритель: 100 м трубопровода

	
	Трубопровод из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа из готовых узлов и секций на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях, диаметр трубопровода наружный:

	12-02-002-01
	      14 мм
	2758,30 
	477,79 
	2268,35 
	148,49 
	12,16 
	 47,4 

70 

	12-02-002-02
	      18 мм
	2759,75 
	477,79 
	2268,35 
	148,49 
	13,61 
	 47,4 

100 

	12-02-002-03
	      25 мм
	2773,82 
	483,84 
	2274,55 
	148,49 
	15,43 
	 48 

140 

	12-02-002-04
	      32 мм
	2782,17 
	489,89 
	2275,53 
	148,49 
	16,75 
	 48,6 

170 

	12-02-002-05
	      38 мм
	3032,03 
	544,32 
	2468,55 
	167,57 
	19,16 
	 54 

200 

	12-02-002-06
	      45 мм
	3036,15 
	544,32 
	2471,46 
	167,57 
	20,37 
	 54 

230 

	12-02-002-07
	      57 мм
	3362,07 
	620,93 
	2713,57 
	191,27 
	27,57 
	 61,6 

370 

	12-02-002-08
	      76 мм
	3688,66 
	640,08 
	3020,77 
	203,45 
	27,81 
	 63,5 

570 

	12-02-002-09
	      89 мм
	3737,96 
	639,07 
	3067,33 
	207,88 
	31,56 
	 63,4 

670 

	12-02-002-10
	      108 мм
	3764,84 
	639,07 
	3088,27 
	209,30 
	37,50 
	 63,4 

830 

	12-02-002-11
	      133 мм
	4225,83 
	642,10 
	3531,98 
	226,80 
	51,75 
	 63,7 

1100 

	12-02-002-12
	      159 мм
	4785,81 
	819,50 
	3884,11 
	259,46 
	82,20 
	 81,3 

1600 

	12-02-002-13
	      219 мм
	5533,20 
	1018,08 
	4331,62 
	296,43 
	183,50 
	 101 

3250 

	12-02-002-14
	      273 мм
	6192,78 
	1139,04 
	4733,97 
	333,19 
	319,77 
	 113 

4000 

	12-02-002-15
	      325 мм
	6750,01 
	1340,64 
	5053,72 
	362,66 
	355,65 
	 133 

4750 

	12-02-002-16
	      377 мм
	6945,54 
	1501,92 
	5080,37 
	362,66 
	363,25 
	 149 

5600 

	12-02-002-17
	      426 мм
	7957,13 
	1552,32 
	5950,23 
	444,00 
	454,58 
	 154 

7100 

	12-02-002-18
	      530 мм
	8943,37 
	1945,44 
	6434,76 
	460,15 
	563,17 
	 193 

9100 

	12-02-002-19
	      630 мм
	10129,56 
	2247,84 
	7260,95 
	541,39 
	620,77 
	 223 

10000 

	12-02-002-20
	      820 мм
	13299,07 
	2892,96 
	9434,96 
	710,67 
	971,15 
	 287 

16700 

	12-02-002-21
	      1020 мм
	15332,25 
	3376,80 
	10806,33 
	813,73 
	1149,12 
	 335 

20000 

	12-02-002-22
	      1220 мм
	17061,05 
	3638,88 
	12008,46 
	909,93 
	1413,71 
	 361 

25000 

	12-02-002-23
	      1420 мм
	19465,15 
	4374,72 
	13305,20 
	981,82 
	1785,23 
	 434 

33300 

	Таблица 12-02-003. Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 10 МПа из готовых узлов и секций на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях 

   

	
	Измеритель: 100 м трубопровода

	
	Трубопровод из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 10 МПа из готовых узлов и секций на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях, диаметр трубопровода наружный:

	12-02-003-01
	      14 мм
	3080,29 
	544,32 
	2520,47 
	173,63 
	15,50 
	 54 

110 

	12-02-003-02
	      18 мм
	3081,36 
	544,32 
	2520,47 
	173,63 
	16,57 
	 54 

140 

	12-02-003-03
	      25 мм
	3094,95 
	549,36 
	2526,76 
	173,63 
	18,83 
	 54,5 

190 

	12-02-003-04
	      32 мм
	3098,76 
	549,36 
	2528,72 
	173,63 
	20,68 
	 54,5 

240 

	12-02-003-05
	      38 мм
	3404,55 
	614,88 
	2766,05 
	197,14 
	23,62 
	 61 

280 

	12-02-003-06
	      45 мм
	3426,21 
	614,88 
	2785,23 
	198,57 
	26,10 
	 61 

330 

	12-02-003-07
	      57 мм
	4036,12 
	758,02 
	3244,66 
	244,47 
	33,44 
	 75,2 

440 

	12-02-003-08
	      76 мм
	4346,06 
	760,03 
	3549,33 
	256,62 
	36,70 
	 75,4 

740 

	12-02-003-09
	      89 мм
	4546,51 
	804,38 
	3702,68 
	271,41 
	39,45 
	 79,8 

880 

	12-02-003-10
	      108 мм
	5026,86 
	969,70 
	4006,88 
	300,97 
	50,28 
	 96,2 

1100 

	12-02-003-11
	      133 мм
	5762,94 
	1058,40 
	4628,03 
	333,19 
	76,51 
	 105 

1650 

	12-02-003-12
	      159 мм
	5896,32 
	1058,40 
	4725,21 
	340,60 
	112,71 
	 105 

2350 

	12-02-003-13
	      219 мм
	6355,03 
	1098,72 
	5070,09 
	370,12 
	186,22 
	 109 

3250 

	12-02-003-14
	      273 мм
	7494,46 
	1562,40 
	5514,33 
	407,20 
	417,73 
	 155 

5300 

	12-02-003-15
	      325 мм
	8308,45 
	1864,80 
	5986,70 
	451,44 
	456,95 
	 185 

6300 

	12-02-003-16
	      377 мм
	8922,40 
	1975,68 
	6418,38 
	488,45 
	528,34 
	 196 

8300 

	12-02-003-17
	      426 мм
	10174,57 
	2268,00 
	7280,03 
	569,55 
	626,54 
	 225 

10000 

	12-02-003-18
	      530 мм
	10950,14 
	2328,48 
	7935,14 
	607,80 
	686,52 
	 231 

11100 

	Таблица 12-02-004. Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа из труб и готовых деталей на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях 

   

	
	Измеритель: 100 м трубопровода

	
	Трубопровод из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа из труб и готовых деталей на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях, диаметр трубопровода наружный:

	12-02-004-01
	      14 мм
	3104,39 
	583,63 
	2493,74 
	167,57 
	27,02 
	 57,9 

70 

	12-02-004-02
	      18 мм
	3110,99 
	583,63 
	2493,74 
	167,57 
	33,62 
	 57,9 

100 

	12-02-004-03
	      25 мм
	3248,00 
	605,81 
	2599,50 
	176,61 
	42,69 
	 60,1 

140 

	12-02-004-04
	      32 мм
	3270,17 
	616,90 
	2603,32 
	176,61 
	49,95 
	 61,2 

170 

	12-02-004-05
	      38 мм
	3670,79 
	693,50 
	2919,59 
	207,61 
	57,70 
	 68,8 

200 

	12-02-004-06
	      45 мм
	3694,77 
	704,59 
	2925,46 
	207,61 
	64,72 
	 69,9 

230 

	12-02-004-07
	      57 мм
	3802,15 
	703,58 
	3000,89 
	214,96 
	97,68 
	 69,8 

370 

	12-02-004-08
	      76 мм
	4466,68 
	816,48 
	3562,25 
	250,64 
	87,95 
	 81 

570 

	12-02-004-09
	      89 мм
	4667,39 
	837,65 
	3719,97 
	265,40 
	109,77 
	 83,1 

670 

	12-02-004-10
	      108 мм
	4765,35 
	894,10 
	3736,80 
	265,40 
	134,45 
	 88,7 

830 

	12-02-004-11
	      133 мм
	5332,21 
	929,38 
	4225,42 
	288,86 
	177,41 
	 92,2 

1100 

	12-02-004-12
	      159 мм
	5880,58 
	1048,32 
	4552,21 
	318,51 
	280,05 
	 104 

1600 

	12-02-004-13
	      219 мм
	6862,63 
	1330,56 
	4888,71 
	340,60 
	643,36 
	 132 

3250 

	12-02-004-14
	      273 мм
	7767,16 
	1471,68 
	5320,38 
	377,46 
	975,10 
	 146 

4000 

	12-02-004-15
	      325 мм
	8661,26 
	1703,52 
	5938,22 
	436,44 
	1019,52 
	 169 

4750 

	12-02-004-16
	      377 мм
	8965,62 
	1925,28 
	5980,75 
	436,44 
	1059,59 
	 191 

5600 

	12-02-004-17
	      426 мм
	9317,50 
	2016,00 
	6084,24 
	436,44 
	1217,26 
	 200 

7100 

	12-02-004-18
	      530 мм
	11482,69 
	2469,60 
	7465,82 
	541,39 
	1547,27 
	 245 

9100 

	12-02-004-19
	      630 мм
	11816,69 
	2570,40 
	7643,87 
	556,14 
	1602,42 
	 255 

10000 

	12-02-004-20
	      820 мм
	16040,51 
	3467,52 
	10214,91 
	762,17 
	2358,08 
	 344 

16700 

	12-02-004-21
	      1020 мм
	18750,13 
	4072,32 
	12029,63 
	902,66 
	2648,18 
	 404 

20000 

	12-02-004-22
	      1220 мм
	22036,65 
	4818,24 
	14003,21 
	1065,18 
	3215,20 
	 478 

25000 

	12-02-004-23
	      1420 мм
	24755,85 
	5372,64 
	15435,72 
	1144,40 
	3947,49 
	 533 

33300 

	Таблица 12-02-005. Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 10 МПа из труб и готовых деталей на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях 

   

	
	Измеритель: 100 м трубопровода

	
	Трубопровод из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 10 МПа из труб и готовых деталей на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях, диаметр трубопровода наружный:

	12-02-005-01
	      14 мм
	3846,73 
	691,49 
	3117,12 
	229,68 
	38,12 
	 68,6 

110 

	12-02-005-02
	      18 мм
	3852,88 
	691,49 
	3117,12 
	229,68 
	44,27 
	 68,6 

140 

	12-02-005-03
	      25 мм
	3904,58 
	714,67 
	3134,00 
	229,68 
	55,91 
	 70,9 

190 

	12-02-005-04
	      32 мм
	3977,55 
	770,11 
	3138,80 
	229,68 
	68,64 
	 76,4 

240 

	12-02-005-05
	      38 мм
	4873,15 
	1199,52 
	3588,94 
	274,02 
	84,69 
	 119 

280 

	12-02-005-06
	      45 мм
	4912,84 
	1219,68 
	3596,12 
	274,02 
	97,04 
	 121 

330 

	12-02-005-07
	      57 мм
	5011,90 
	1219,68 
	3672,90 
	281,46 
	119,32 
	 121 

440 

	12-02-005-08
	      76 мм
	6251,24 
	1380,96 
	4746,78 
	368,59 
	123,50 
	 137 

740 

	12-02-005-09
	      89 мм
	6322,98 
	1411,20 
	4763,18 
	368,59 
	148,60 
	 140 

880 

	12-02-005-10
	      108 мм
	6620,70 
	1441,44 
	5001,14 
	390,92 
	178,12 
	 143 

1100 

	12-02-005-11
	      133 мм
	7671,39 
	1481,76 
	5920,35 
	451,44 
	269,28 
	 147 

1650 

	12-02-005-12
	      159 мм
	7900,25 
	1562,40 
	5934,83 
	451,44 
	403,02 
	 155 

2350 

	12-02-005-13
	      219 мм
	8279,76 
	1622,88 
	6007,67 
	451,44 
	649,21 
	 161 

3250 

	12-02-005-14
	      273 мм
	9635,86 
	2076,48 
	6277,39 
	488,16 
	1281,99 
	 206 

5300 

	12-02-005-15
	      325 мм
	11271,67 
	2439,36 
	7492,52 
	584,41 
	1339,79 
	 242 

6300 

	12-02-005-16
	      377 мм
	12152,05 
	2620,80 
	7979,65 
	621,50 
	1551,60 
	 260 

8300 

	12-02-005-17
	      426 мм
	13125,84 
	2953,44 
	8383,76 
	658,06 
	1788,64 
	 293 

10000 

	12-02-005-18
	      530 мм
	13873,82 
	3094,56 
	8833,81 
	674,47 
	1945,45 
	 307 

11100 

	Таблица 12-02-006. Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа из готовых узлов в каналах и траншеях 

   

	
	Измеритель: 100 м

	
	Трубопровод из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа из готовых узлов в каналах и траншеях, диаметр труб наружный:

	12-02-006-01
	      14 мм
	846,66 
	593,71 
	233,67 
	16,26 
	19,28 
	58,9 

	12-02-006-02
	      18 мм
	868,26 
	614,88 
	233,67 
	16,26 
	19,71 
	61 

	12-02-006-03
	      25 мм
	920,65 
	637,06 
	263,26 
	19,24 
	20,33 
	63,2 

	12-02-006-04
	      32-38 мм
	1008,85 
	659,23 
	327,41 
	23,58 
	22,21 
	65,4 

	12-02-006-05
	      45 мм
	1043,14 
	692,50 
	327,76 
	23,58 
	22,88 
	68,7 

	12-02-006-06
	      57 мм
	1091,83 
	713,66 
	353,73 
	25,07 
	24,44 
	70,8 

	12-02-006-07
	      76 мм
	1279,94 
	802,37 
	434,60 
	28,05 
	42,97 
	79,6 

	12-02-006-08
	      89 мм
	1349,01 
	845,71 
	463,77 
	29,54 
	39,53 
	83,9 

	12-02-006-09
	      108 мм
	1509,43 
	878,98 
	585,79 
	38,35 
	44,66 
	87,2 

	12-02-006-10
	      133 мм
	1697,04 
	912,24 
	709,60 
	45,80 
	75,20 
	90,5 

	12-02-006-11
	      159 мм
	1989,64 
	1098,72 
	829,66 
	54,61 
	61,26 
	109 

	12-02-006-12
	      219-273 мм
	2912,98 
	1209,60 
	1535,93 
	103,39 
	167,45 
	120 

	12-02-006-13
	      325 мм
	3518,02 
	1431,36 
	1791,23 
	116,67 
	295,43 
	142 

	12-02-006-14
	      377-426 мм
	4294,84 
	1542,24 
	2396,90 
	152,17 
	355,70 
	153 

	12-02-006-15
	      530-630 мм
	6687,15 
	1864,80 
	4234,04 
	264,36 
	588,31 
	185 

	12-02-006-16
	      820 мм
	10060,50 
	2197,44 
	6963,20 
	434,28 
	899,86 
	218 

	12-02-006-17
	      1020 мм
	16491,15 
	2751,84 
	12397,50 
	763,54 
	1341,81 
	273 

	12-02-006-18
	      1200-1420 мм
	25551,80 
	3628,80 
	19865,67 
	1217,06 
	2057,33 
	360 

	Таблица 12-02-007. Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 10 МПа, из готовых узлов в каналах и траншеях 

   

	
	Измеритель: 100 м

	
	Трубопровод из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 10 МПа, из готовых узлов в каналах и траншеях, диаметр труб наружный:

	12-02-007-01
	      14 мм
	1013,93 
	747,94 
	243,64 
	17,86 
	22,35 
	74,2 

	12-02-007-02
	      18 мм
	1013,93 
	747,94 
	243,64 
	17,86 
	22,35 
	74,2 

	12-02-007-03
	      25 мм
	1049,47 
	748,94 
	277,98 
	20,93 
	22,55 
	74,3 

	12-02-007-04
	      32-38 мм
	1198,14 
	815,47 
	357,33 
	28,36 
	25,34 
	80,9 

	12-02-007-05
	      45 мм
	1232,48 
	815,47 
	391,67 
	31,42 
	25,34 
	80,9 

	12-02-007-06
	      57 мм
	1327,64 
	817,49 
	483,63 
	39,33 
	26,52 
	81,1 

	12-02-007-07
	      76 мм
	1519,38 
	861,84 
	619,07 
	50,06 
	38,47 
	85,5 

	12-02-007-08
	      89 мм
	1583,17 
	872,93 
	670,16 
	54,63 
	40,08 
	86,6 

	12-02-007-09
	      108 мм
	1821,08 
	988,85 
	785,52 
	54,61 
	46,71 
	98,1 

	12-02-007-10
	      133 мм
	2304,06 
	1118,88 
	1117,38 
	76,83 
	67,80 
	111 

	12-02-007-11
	      159 мм
	2619,12 
	1169,28 
	1375,16 
	91,60 
	74,68 
	116 

	12-02-007-12
	      219 мм
	3792,67 
	1370,88 
	2245,40 
	149,19 
	176,39 
	136 

	12-02-007-13
	      273 мм
	5013,15 
	1592,64 
	3232,10 
	214,23 
	188,41 
	158 

	12-02-007-14
	      325 мм
	6642,46 
	1753,92 
	4441,65 
	288,07 
	446,89 
	174 

	12-02-007-15
	      377 мм
	8436,21 
	2086,56 
	5833,45 
	379,54 
	516,20 
	207 

	12-02-007-16
	      426 мм
	10019,22 
	2147,04 
	7241,44 
	463,82 
	630,74 
	213 

	12-02-007-17
	      480 мм
	12419,11 
	2197,44 
	9571,57 
	679,40 
	650,10 
	218 

	12-02-007-18
	      630 мм
	11907,32 
	2530,08 
	8392,98 
	539,02 
	984,26 
	251 

	12-02-007-19
	      820 мм
	15771,59 
	3407,04 
	10944,82 
	701,62 
	1419,73 
	338 

	12-02-007-20
	      1020 мм
	16957,25 
	4062,24 
	10996,47 
	710,43 
	1898,54 
	403 

	12-02-007-21
	      1220 мм
	21654,36 
	4838,40 
	14785,10 
	951,21 
	2030,86 
	480 

	12-02-007-22
	      1420 мм
	25570,93 
	5382,72 
	17801,81 
	1141,72 
	2386,40 
	534 

	Таблица 12-02-008. Трубопроводы из стальных труб и готовых деталей на условное давление свыше 10 до 50 МПа с фланцевыми соединениями на резьбе с уплотнением на линзе или металлической прокладке или со сварными соединениями на эстакаде и других специальных конструкциях 

   

	
	Измеритель: 10 м

	
	Трубопровод из стальных труб и готовых деталей на условное давление свыше 10 до 50 МПа с фланцевыми соединениями на резьбе с уплотнением на линзе или металлической прокладке или со сварными соединениями на эстакаде и других специальных конструкциях, диаметр труб наружный и условный:

	12-02-008-01
	      15х6 мм
	74,85 
	46,17 
	27,49 
	2,17 
	1,19 
	4,58 


	12-02-008-02
	      25х10 мм
	79,75 
	46,17 
	32,39 
	2,57 
	1,19 
	4,58 

	12-02-008-03
	      57х32 мм
	176,49 
	109,87 
	64,15 
	4,74 
	2,47 
	10,9 

	12-02-008-04
	      68х40 мм
	209,43 
	109,87 
	96,19 
	7,05 
	3,37 
	10,9 

	12-02-008-05
	      102х60 мм
	351,59 
	219,74 
	126,33 
	8,94 
	5,52 
	21,8 

	12-02-008-06
	      114х65 мм
	431,93 
	219,74 
	206,63 
	14,23 
	5,56 
	21,8 

	12-02-008-07
	      140х90 мм
	601,08 
	340,70 
	252,40 
	17,48 
	7,98 
	33,8 

	12-02-008-08
	      159х100 мм
	705,89 
	340,70 
	356,57 
	24,66 
	8,62 
	33,8 

	12-02-008-09
	      194х125 мм
	891,07 
	450,58 
	429,67 
	29,13 
	10,82 
	44,7 

	12-02-008-10
	      245х150 мм
	1358,88 
	681,41 
	659,06 
	44,99 
	18,41 
	67,6 

	12-02-008-11
	      299х200 мм
	1916,79 
	901,15 
	989,87 
	66,12 
	25,77 
	89,4 

	12-02-008-12
	      402х300 мм
	2472,73 
	1360,80 
	1075,15 
	72,63 
	36,78 
	135 

	12-02-008-13
	      530х400 мм
	3891,61 
	1925,28 
	1909,23 
	130,89 
	57,10 
	191 

	Таблица 12-02-009. Трубопроводы из стальных труб и готовых деталей на условное давление свыше 50 до 100 МПа с фланцевыми соединениями на резьбе с уплотнением на линзе или со сварными соединениями на эстакаде и других специальных конструкциях 

   

	
	Измеритель: 10 м

	
	Трубопровод из стальных труб и готовых деталей на условное давление свыше 50 до 100 МПа с фланцевыми соединениями на резьбе с уплотнением на линзе или со сварными соединениями на эстакаде и других специальных конструкциях, диаметр труб наружный и условный:

	12-02-009-01
	      15х6 - 35х15 мм
	160,25 
	109,87 
	47,90 
	3,52 
	2,48 
	10,9 

	12-02-009-02
	      50х25 - 68х32 мм
	243,13 
	109,87 
	129,89 
	9,21 
	3,37 
	10,9 

	12-02-009-03
	      83х40 мм
	268,92 
	109,87 
	155,68 
	11,11 
	3,37 
	10,9 

	12-02-009-04
	      102х60 мм
	464,76 
	219,74 
	239,46 
	16,40 
	5,56 
	21,8 

	12-02-009-05
	      127х70 мм
	581,98 
	219,74 
	356,68 
	24,39 
	5,56 
	21,8 

	12-02-009-06
	      159х80 мм
	779,03 
	219,74 
	553,09 
	37,53 
	6,20 
	21,8 

	12-02-009-07
	      180х100 мм
	1090,63 
	340,70 
	738,34 
	51,22 
	11,59 
	33,8 

	12-02-009-08
	      219х125 мм
	1363,08 
	340,70 
	1010,79 
	67,89 
	11,59 
	33,8 

	12-02-009-09
	      273х150 мм
	1604,94 
	340,70 
	1249,68 
	84,15 
	14,56 
	33,8 

	12-02-009-10
	      299х200 мм
	1718,92 
	450,58 
	1249,77 
	86,45 
	18,57 
	44,7 

	Таблица 12-02-010. Трубопроводы из стальных гуммированных или фаолитированных труб, монтируемые с применением готовых узлов на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях 

   

	
	Измеритель: 10 м

	
	Трубопровод из стальных гуммированных или фаолитированных труб, монтируемый с применением готовых узлов на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях, диаметр труб наружный:

	12-02-010-01
	      57 мм
	381,43 
	285,26 
	84,64 
	7,45 
	11,53 
	28,3 

	12-02-010-02
	      76-108 мм
	557,06 
	417,31 
	120,77 
	10,30 
	18,98 
	41,4 

	12-02-010-03
	      159 мм
	645,63 
	439,49 
	182,53 
	14,50 
	23,61 
	43,6 

	12-02-010-04
	      219 мм
	824,05 
	505,01 
	281,66 
	22,90 
	37,38 
	50,1 

	12-02-010-05
	      273-325 мм
	1258,15 
	746,93 
	447,84 
	35,50 
	63,38 
	74,1 

	12-02-010-06
	      377 мм
	1384,79 
	746,93 
	557,81 
	43,77 
	80,05 
	74,1 

	12-02-010-07
	      426 мм
	1590,17 
	824,54 
	655,00 
	49,86 
	110,63 
	81,8 

	12-02-010-08
	      530-720 мм
	2757,70 
	1360,80 
	1122,83 
	84,01 
	274,07 
	135 

	Таблица 12-02-011. Трубопроводы из стальных гуммированных или фаолитированных труб, монтируемые с применением готовых узлов в каналах 

   

	
	Измеритель: 10 м

	
	Трубопровод из стальных гуммированных или фаолитированных труб, монтируемый с применением готовых узлов в каналах, диаметр труб наружный:

	12-02-011-01
	      57 мм
	390,09 
	307,44 
	70,72 
	5,96 
	11,93 
	30,5 

	12-02-011-02
	      76-108 мм
	535,58 
	417,31 
	99,25 
	8,13 
	19,02 
	41,4 

	12-02-011-03
	      159 мм
	632,90 
	450,58 
	158,31 
	12,06 
	24,01 
	44,7 

	12-02-011-04
	      219 мм
	763,95 
	516,10 
	210,36 
	15,72 
	37,49 
	51,2 

	12-02-011-05
	      273 мм
	938,37 
	593,71 
	289,66 
	21,68 
	55,00 
	58,9 

	12-02-011-06
	      325 мм
	1061,73 
	659,23 
	340,70 
	24,80 
	61,80 
	65,4 

	12-02-011-07
	      377 мм
	1247,58 
	746,93 
	420,60 
	29,95 
	80,05 
	74,1 

	12-02-011-08
	      426 мм
	1447,04 
	813,46 
	523,17 
	36,59 
	110,41 
	80,7 

	12-02-011-09
	      530-720 мм
	2494,27 
	1330,56 
	887,42 
	60,30 
	276,29 
	132 

	Таблица 12-02-012. Трубопроводы из стальных труб, футерованных полиэтиленом или винипластом, с применением готовых деталей на эстакадах и других специальных конструкциях 

   

	
	Измеритель: 100 м

	
	Трубопровод из стальных труб, футерованных полиэтиленом или винипластом, с применением готовых деталей на эстакадах и других специальных конструкциях, диаметр труб наружный и условный:

	12-02-012-01
	      14х10 - 45х40 мм
	2561,22 
	2197,44 
	307,02 
	31,57 
	56,76 
	218 

	12-02-012-02
	      57х50 мм
	2617,14 
	2197,44 
	362,94 
	37,94 
	56,76 
	218 

	12-02-012-03
	      76х65 - 114х100 мм
	3363,06 
	2197,44 
	1084,75 
	94,61 
	80,87 
	218 

	12-02-012-04
	      140х125 - 165х150 мм
	3706,37 
	2197,44 
	1413,05 
	119,71 
	95,88 
	218 

	12-02-012-05
	      219х200 мм
	4456,78 
	2197,44 
	2104,10 
	171,22 
	155,24 
	218 

	Таблица 12-02-013. Трубопроводы из стальных эмалированных труб и готовых деталей на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях на условное давление до 0,6 МПа 

   

	
	Измеритель: 100 м

	
	Трубопровод из стальных эмалированных труб и готовых деталей на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях на условное давление до 0,6 МПа, диаметр труб условный:

	12-02-013-01
	      50 мм
	2769,57 
	2268,00 
	418,90 
	29,00 
	82,67 
	225 

	12-02-013-02
	      65-80 мм
	3108,09 
	2268,00 
	748,85 
	50,54 
	91,24 
	225 

	12-02-013-03
	      150 мм
	4946,31 
	3407,04 
	1334,20 
	88,62 
	205,07 
	338 

	Таблица 12-02-014. Трубопроводы из стальных труб, футерованных фторопластом, с применением готовых деталей на эстакадах и других специальных конструкциях на условное давление до 0,5 МПа 

   

	
	Измеритель: 10 м

	
	Трубопровод из стальных труб, футерованных фторопластом, с применением готовых деталей на эстакадах и других специальных конструкциях на условное давление до 0,5 МПа, диаметр условного прохода:

	12-02-014-01
	      25х32 мм
	288,31 
	226,80 
	54,42 
	4,47 
	7,09 
	22,5 

	12-02-014-02
	      40х45 - 50х57 мм
	327,08 
	226,80 
	93,19 
	7,59 
	7,09 
	22,5 

	12-02-014-03
	      65х76 мм
	358,71 
	226,80 
	123,96 
	10,03 
	7,95 
	22,5 

	12-02-014-04
	      80х89 - 100х108 мм
	388,84 
	226,80 
	151,93 
	11,79 
	10,11 
	22,5 

	12-02-014-05
	      125х133 - 150х159 мм
	596,32 
	340,70 
	238,71 
	18,16 
	16,91 
	33,8 

	12-02-014-06
	      200х219 мм
	718,15 
	340,70 
	354,61 
	26,83 
	22,84 
	33,8 

	12-02-014-07
	      250х273 мм
	918,16 
	450,58 
	440,97 
	33,33 
	26,61 
	44,7 

	12-02-014-08
	      300х325 мм
	1079,11 
	450,58 
	589,18 
	43,63 
	39,35 
	44,7 

	12-02-014-09
	      400х426 мм
	1448,21 
	571,54 
	822,87 
	59,62 
	53,80 
	56,7 

	Таблица 12-02-015. Трубопроводы из стальных труб со сварными соединениями на условное давление не более 2,5 МПа из труб и готовых деталей, монтируемые в каналах и траншеях 

   

	
	Измеритель: 10 м

	
	Трубопроводы из стальных труб со сварными соединениями на условное давление не более 2,5 МПа из труб и готовых деталей, монтируемые в каналах и траншеях, диаметр наружный:

	12-02-015-01
	      1620-1820 мм
	14783,03 
	2543,00 
	11142,14 
	777,25 
	1097,89 
	241,5 

	12-02-015-02
	      2240-2440 мм
	23335,71 
	3951,91 
	17856,37 
	1275,53 
	1527,43 
	375,3 

	Раздел 2. ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ ТРУБ 

   

	

	Таблица 12-02-040. Трубопроводы из алюминиевых труб на условное давление до 1 МПа на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях 

   

	
	Измеритель: 100 м

	
	Трубопровод из алюминиевых труб на условное давление до 1 МПа на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях, диаметр труб наружный:

	12-02-040-01
	      25 мм
	2044,44 
	681,41 
	1336,13 
	126,88 
	26,90 
	67,6 

	12-02-040-02
	      36 мм
	2305,15 
	901,15 
	1367,93 
	129,34 
	36,07 
	89,4 

	12-02-040-03
	      55 мм
	3112,48 
	1018,08 
	2045,20 
	196,12 
	49,20 
	101 

	12-02-040-04
	      85 мм
	4095,32 
	1128,96 
	2905,69 
	281,54 
	60,67 
	112 

	12-02-040-05
	      100 мм
	4483,55 
	1128,96 
	3269,98 
	315,49 
	84,61 
	112 

	12-02-040-06
	      150 мм
	6347,72 
	1128,96 
	5102,30 
	498,22 
	116,46 
	112 

	12-02-040-07
	      200 мм
	9645,79 
	2268,00 
	7114,61 
	700,69 
	263,18 
	225 

	Таблица 12-02-041. Трубопроводы из листового алюминия. Прямые участки на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях 

   

	
	Измеритель: 100 м

	
	Прямой участок трубопровода из листового алюминия на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях, диаметр труб внутренний:

	12-02-041-01
	      200 мм
	3524,98 
	1562,40 
	1755,77 
	146,20 
	206,81 
	155 

	12-02-041-02
	      800 мм
	14966,16 
	5715,36 
	8043,18 
	618,83 
	1207,62 
	567 

	12-02-041-03
	      1400 мм
	26036,78 
	9938,88 
	13983,44 
	1057,44 
	2114,46 
	986 

	Таблица 12-02-042. Трубопроводы из листового алюминия. Фасонные детали на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях 

   

	
	Измеритель: 100 м

	
	Фасонные детали трубопроводов из листового алюминия на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях, диаметр труб внутренний:

	12-02-042-01
	      200 мм
	7455,33 
	4294,08 
	2532,45 
	150,68 
	628,80 
	426 

	12-02-042-02
	      800 мм
	40776,12 
	18133,92 
	19074,76 
	971,81 
	3567,44 
	1799 

	12-02-042-03
	      1400 мм
	68954,05 
	33727,68 
	28797,49 
	1589,14 
	6428,88 
	3346 

	Раздел 3. ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ МЕДНЫХ И ЛАТУННЫХ ТРУБ 

   

	Таблица 12-02-053. Трубопроводы из медных труб на условное давление до 2,5 МПа на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях 

   

	
	Измеритель: 100 м

	
	Трубопровод из медных труб на условное давление до 2,5 МПа на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях, диаметр труб наружный:

	12-02-053-01
	      18 мм
	2397,05 
	903,17 
	1435,43 
	136,48 
	58,45 
	89,6 

	12-02-053-02
	      28 мм
	3119,23 
	1139,04 
	1858,76 
	185,33 
	121,43 
	113 

	12-02-053-03
	      35 мм
	3255,19 
	1139,04 
	1861,37 
	185,33 
	254,78 
	113 

	12-02-053-04
	      55 мм
	3918,93 
	1128,96 
	2534,43 
	251,84 
	255,54 
	112 

	12-02-053-05
	      85 мм
	5462,14 
	2268,00 
	2681,64 
	262,59 
	512,50 
	225 

	12-02-053-06
	      100 мм
	7924,23 
	2268,00 
	4797,36 
	474,54 
	858,87 
	225 

	Таблица 12-02-054. Трубопроводы из медных труб на условное давление до 20 МПа на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях 

   

	
	Измеритель: 100 м

	
	Трубопровод из медных труб на условное давление до 20 МПа на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях, диаметр труб наружный:

	12-02-054-01
	      22 мм
	1490,57 
	1199,52 
	264,40 
	78,04 
	26,65 
	119 

	12-02-054-02
	      30 мм
	1605,47 
	1199,52 
	378,42 
	109,70 
	27,53 
	119 

	Таблица 12-02-055. Трубопроводы из латунных труб на условное давление до 2,5 МПа на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях 

   

	
	Измеритель: 100 м

	
	Трубопровод из латунных труб на условное давление до 2,5 МПа на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях, диаметр труб наружный:

	12-02-055-01
	      35 мм
	2551,99 
	1139,04 
	1302,50 
	127,41 
	110,45 
	113 

	12-02-055-02
	      54 мм
	3278,34 
	1139,04 
	2000,86 
	196,89 
	138,44 
	113 

	12-02-055-03
	      65 мм
	5464,54 
	2278,08 
	2822,06 
	277,43 
	364,40 
	226 

	12-02-055-04
	      100 мм
	5976,96 
	2298,24 
	3287,95 
	322,82 
	390,77 
	228 

	Таблица 12-02-056. Трубопроводы из латунных труб на условное давление до 20 МПа на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях 

   

	
	Измеритель: 100 м

	
	Трубопровод из латунных труб на условное давление до 20 МПа на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях, диаметр труб наружный:

	12-02-056-01
	      22 мм
	5210,89 
	4767,84 
	319,90 
	82,08 
	123,15 
	473 

	12-02-056-02
	      28 мм
	5376,48 
	4767,84 
	458,92 
	116,56 
	149,72 
	473 

	12-02-056-03
	      42 мм
	6832,24 
	6027,84 
	551,28 
	135,49 
	253,12 
	598 

	12-02-056-04
	      55 мм
	7321,06 
	6037,92 
	958,87 
	248,70 
	324,27 
	599 

	Раздел 4. ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СВИНЦОВЫХ ТРУБ 

   

	Таблица 12-02-067. Трубопроводы из свинцовых труб на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях 

   

	
	Измеритель: 100 м

	
	Трубопровод из свинцовых труб на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях, диаметр труб наружный:

	12-02-067-01
	      16-25 мм
	1692,17 
	1128,96 
	528,06 
	41,33 
	35,15 
	112 

	12-02-067-02
	      38-50 мм
	2443,33 
	1128,96 
	1230,42 
	96,07 
	83,95 
	112 

	12-02-067-03
	      80-100 мм
	4202,34 
	2268,00 
	1793,77 
	129,94 
	140,57 
	225 

	12-02-067-04
	      125-150 мм
	5406,69 
	2268,00 
	2953,01 
	211,24 
	185,68 
	225 

	Таблица 12-02-068. Трубопроводы из труб, изготовленных из листового свинца, монтируемые из готовых деталей на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях 

   

	
	Измеритель: 100 м

	
	Трубопровод из труб, изготовленных из листового свинца, монтируемый из готовых деталей на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях, диаметр условного прохода:

	12-02-068-01
	      150 мм
	4746,06 
	2852,64 
	1699,98 
	112,19 
	193,44 
	283 

	12-02-068-02
	      300 мм
	8259,68 
	3739,68 
	4138,76 
	276,15 
	381,24 
	371 

	12-02-068-03
	      500 мм
	13448,52 
	4838,40 
	8054,76 
	531,70 
	555,36 
	480 

	12-02-068-04
	      1000 мм
	27098,49 
	7247,52 
	18803,08 
	1239,15 
	1047,89 
	719 

	12-02-068-05
	      1500 мм
	39709,79 
	10080,00 
	28349,67 
	1875,73 
	1280,12 
	1000 

	Раздел 5. ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ЧУГУННЫХ ТРУБ 

   

	Таблица 12-02-079. Трубопроводы из чугунных фланцевых труб на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях 

   

	
	Измеритель: 100 м

	
	Трубопровод из чугунных фланцевых труб на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях, диаметр условного прохода:

	12-02-079-01
	      65-100 мм
	5293,07 
	3407,04 
	1764,52 
	131,44 
	121,51 
	338 

	12-02-079-02
	      125-150 мм
	6460,53 
	3407,04 
	2894,58 
	212,74 
	158,91 
	338 

	12-02-079-03
	      200 мм
	7414,39 
	3407,04 
	3789,11 
	283,60 
	218,24 
	338 

	12-02-079-04
	      250 мм
	9542,37 
	4505,76 
	4773,40 
	355,96 
	263,21 
	447 

	12-02-079-05
	      300 мм
	12007,85 
	5715,36 
	5878,20 
	435,77 
	414,29 
	567 

	12-02-079-06
	      350 мм
	13582,29 
	5715,36 
	7369,50 
	542,00 
	497,43 
	567 

	Таблица 12-02-080. Трубопроводы из чугунных фланцевых труб в каналах и траншеях 

   

	
	Измеритель: 10 м

	
	Трубопровод из чугунных фланцевых труб в каналах и траншеях, диаметр условного прохода:

	12-02-080-01
	      65-100 мм
	483,08 
	340,70 
	130,27 
	8,54 
	12,11 
	33,8 

	12-02-080-02
	      125-150 мм
	574,99 
	340,70 
	218,38 
	14,23 
	15,91 
	33,8 

	12-02-080-03
	      200 мм
	637,25 
	340,70 
	274,71 
	17,89 
	21,84 
	33,8 

	12-02-080-04
	      250 мм
	835,16 
	450,58 
	358,26 
	23,44 
	26,32 
	44,7 

	12-02-080-05
	      300-350 мм
	1004,36 
	450,58 
	506,46 
	32,79 
	47,32 
	44,7 

	Раздел 6. ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ И ФАРФОРОВЫХ ТРУБ 

   

	Таблица 12-02-091. Трубопроводы из керамических и фарфоровых труб на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях 

   

	
	Измеритель: 10 м

	
	Трубопровод из керамических и фарфоровых труб на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях, диаметр условного прохода:

	12-02-091-01
	      25 мм
	539,79 
	450,58 
	79,72 
	6,64 
	9,49 
	44,7 

	12-02-091-02
	      40-50 мм
	720,88 
	571,54 
	137,45 
	11,25 
	11,89 
	56,7 

	12-02-091-03
	      80-100 мм
	1022,76 
	791,28 
	214,17 
	16,80 
	17,31 
	78,5 

	12-02-091-04
	      150 мм
	1353,31 
	1018,08 
	312,50 
	24,39 
	22,73 
	101 

	12-02-091-05
	      200 мм
	1584,51 
	1128,96 
	424,47 
	33,20 
	31,08 
	112 

	12-02-091-06
	      250 мм
	1780,77 
	1239,84 
	507,63 
	39,97 
	33,30 
	123 

	12-02-091-07
	      300 мм
	2206,19 
	1471,68 
	685,56 
	52,44 
	48,95 
	146 

	Раздел 7. ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПЛАСТМАССОВЫХ ТРУБ 

   

	Таблица 12-02-102. Трубопроводы из непластифицированного поливинилхлорида с раструбами под резиновое кольцо на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях 

   

	
	Измеритель: 100 м

	
	Трубопровод из непластифицированного поливинилхлорида с раструбами под резиновое кольцо на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях, диаметр труб наружный:

	12-02-102-01
	      63-90 мм
	1453,90 
	1128,96 
	289,06 
	13,28 
	35,88 
	112 

	12-02-102-02
	      110 мм
	2704,19 
	2268,00 
	371,02 
	17,75 
	65,17 
	225 

	12-02-102-03
	      160 мм
	3152,40 
	2268,00 
	758,68 
	41,33 
	125,72 
	225 

	12-02-102-04
	      225 мм
	3540,34 
	2268,00 
	1146,06 
	63,55 
	126,28 
	225 

	12-02-102-05
	      280-315 мм
	5532,89 
	3407,04 
	1863,98 
	106,37 
	261,87 
	338 

	Таблица 12-02-103. Трубопроводы из полипропиленовых труб с применением готовых деталей на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях 

   

	
	Измеритель: 100 м

	
	Трубопровод из полипропиленовых труб с применением готовых деталей на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях, диаметр труб наружный:

	12-02-103-01
	      32 мм
	1242,31 
	1128,96 
	86,95 
	0,41 
	26,40 
	112 

	12-02-103-02
	      40-90 мм
	1308,10 
	1128,96 
	144,17 
	2,30 
	34,97 
	112 

	12-02-103-03
	      110-140 мм
	1392,04 
	1128,96 
	220,62 
	5,83 
	42,46 
	112 

	12-02-103-04
	      160 мм
	1436,39 
	1128,96 
	263,84 
	7,59 
	43,59 
	112 

	12-02-103-05
	      180-200 мм
	1520,49 
	1128,96 
	347,94 
	11,65 
	43,59 
	112 

	12-02-103-06
	      225 мм
	1597,90 
	1128,96 
	425,35 
	15,04 
	43,59 
	112 

	12-02-103-07
	      250 мм
	1744,43 
	1128,96 
	511,61 
	18,29 
	103,86 
	112 

	12-02-103-08
	      280-315 мм
	3242,87 
	2268,00 
	738,97 
	29,13 
	235,90 
	225 

	Раздел 8. ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ТРУБ ЛЕГИРОВАННЫХ И ВЫСОКОЛЕГИРОВАННЫХ СТАЛЕЙ 

   

	Таблица 12-02-114. Трубопроводы из труб легированных сталей на условное давление не более 2,5 МПа из готовых узлов и секций на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях 

   

	
	Измеритель: 100 м трубопровода

	
	Трубопровод из труб легированных сталей на условное давление не более 2,5 МПа из готовых узлов и секций на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях, диаметр трубопровода наружный:

	12-02-114-01
	      45 мм
	3029,46 
	544,32 
	2470,27 
	167,57 
	14,87 
	 54 

180 

	12-02-114-02
	      57 мм
	3086,62 
	555,41 
	2514,66 
	172,08 
	16,55 
	 55,1 

240 

	12-02-114-03
	      76 мм
	3506,95 
	561,46 
	2925,08 
	194,50 
	20,41 
	 55,7 

400 

	12-02-114-04
	      89 мм
	3547,39 
	584,64 
	2936,59 
	194,50 
	26,16 
	 58 

570 

	12-02-114-05
	      108 мм
	3568,66 
	584,64 
	2955,16 
	196,07 
	28,86 
	 58 

750 

	12-02-114-06
	      133 мм
	4024,17 
	586,66 
	3398,05 
	213,61 
	39,46 
	 58,2 

910 

	12-02-114-07
	      159 мм
	4213,52 
	601,78 
	3562,26 
	229,78 
	49,48 
	 59,7 

1100 

	12-02-114-08
	      219 мм
	5087,84 
	786,24 
	4199,06 
	288,86 
	102,54 
	 78 

2100 

	12-02-114-09
	      273 мм
	5782,36 
	1018,08 
	4552,26 
	318,51 
	212,02 
	 101 

3200 

	12-02-114-10
	      325 мм
	6792,36 
	1421,28 
	5060,27 
	362,66 
	310,81 
	 141 

4750 

	12-02-114-11
	      377 мм
	7686,19 
	1562,40 
	5708,96 
	421,81 
	414,83 
	 155 

6300 

	12-02-114-12
	      426 мм
	8865,13 
	1804,32 
	6570,36 
	495,57 
	490,45 
	 179 

9100 

	12-02-114-13
	      530 мм
	9581,86 
	2026,08 
	6994,63 
	511,94 
	561,15 
	 201 

10000 

	Таблица 12-02-115. Трубопроводы из труб легированных сталей на условное давление не более 4 МПа из готовых узлов и секций на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях 

   

	
	Измеритель: 100 м трубопровода

	
	Трубопровод из труб легированных сталей на условное давление не более 4 МПа из готовых узлов и секций на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях, диаметр трубопровода наружный:

	12-02-115-01
	      45 мм
	3190,19 
	571,54 
	2602,10 
	180,88 
	16,55 
	 56,7 

240 

	12-02-115-02
	      57 мм
	3222,76 
	571,54 
	2633,09 
	183,86 
	18,13 
	 56,7 

310 

	12-02-115-03
	      76 мм
	3794,01 
	661,25 
	3106,94 
	212,30 
	25,82 
	 65,6 

580 

	12-02-115-04
	      89 мм
	3804,79 
	661,25 
	3114,21 
	212,30 
	29,33 
	 65,6 

670 

	12-02-115-05
	      108 мм
	3938,88 
	694,51 
	3204,45 
	219,73 
	39,92 
	 68,9 

950 

	12-02-115-06
	      133 мм
	4645,44 
	864,86 
	3724,17 
	244,67 
	56,41 
	 85,8 

1350 

	12-02-115-07
	      159 мм
	4745,26 
	864,86 
	3811,74 
	252,12 
	68,66 
	 85,8 

1600 

	12-02-115-08
	      219 мм
	6013,57 
	1088,64 
	4775,86 
	340,60 
	149,07 
	 108 

3200 

	12-02-115-09
	      273 мм
	6987,00 
	1300,32 
	5386,78 
	392,31 
	299,90 
	 129 

4750 

	12-02-115-10
	      325 мм
	7797,66 
	1471,68 
	5938,27 
	444,00 
	387,71 
	 146 

6300 

	12-02-115-11
	      377 мм
	8677,48 
	1643,04 
	6453,55 
	488,45 
	580,89 
	 163 

9100 

	12-02-115-12
	      426 мм
	9180,13 
	1844,64 
	6717,74 
	510,32 
	617,75 
	 183 

10000 

	12-02-115-13
	      530 мм
	10060,43 
	2116,80 
	7279,46 
	541,39 
	664,17 
	 210 

11100 

	Таблица 12-02-116. Трубопроводы из труб легированных сталей на условное давление не более 10 МПа из готовых узлов и секций на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях 

   

	
	Измеритель: 100 м трубопровода

	
	Трубопровод из труб легированных сталей на условное давление не более 10 МПа из готовых узлов и секций на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях, диаметр трубопровода наружный:

	12-02-116-01
	      45 мм
	3401,99 
	614,88 
	2768,80 
	197,14 
	18,31 
	 61 

290 

	12-02-116-02
	      57 мм
	3446,12 
	625,97 
	2799,79 
	200,15 
	20,36 
	 62,1 

370 

	12-02-116-03
	      76 мм
	4279,33 
	771,12 
	3478,67 
	249,22 
	29,54 
	 76,5 

660 

	12-02-116-04
	      89 мм
	4289,58 
	771,12 
	3484,40 
	249,22 
	34,06 
	 76,5 

780 

	12-02-116-05
	      108 мм
	4670,96 
	870,91 
	3747,75 
	271,41 
	52,30 
	 86,4 

1300 

	12-02-116-06
	      133 мм
	5692,97 
	1058,40 
	4566,70 
	325,91 
	67,87 
	 105 

1650 

	12-02-116-07
	      159 мм
	5897,45 
	1068,48 
	4736,00 
	340,60 
	92,97 
	 106 

2300 

	12-02-116-08
	      219 мм
	6697,45 
	1249,92 
	5261,07 
	384,94 
	186,46 
	 124 

4150 

	12-02-116-09
	      273 мм
	8017,88 
	1653,12 
	5956,61 
	444,00 
	408,15 
	 164 

6700 

	12-02-116-10
	      325 мм
	9191,54 
	1945,44 
	6697,11 
	510,32 
	548,99 
	 193 

9100 

	12-02-116-11
	      377 мм
	10284,77 
	2187,36 
	7315,88 
	562,41 
	781,53 
	 217 

12500 

	12-02-116-12
	      426 мм
	11443,44 
	2570,40 
	8038,37 
	621,50 
	834,67 
	 255 

16700 

	12-02-116-13
	      530 мм
	12697,68 
	2651,04 
	9030,24 
	688,89 
	1016,40 
	 263 

20000 

	Таблица 12-02-117. Трубопроводы из труб легированных сталей на условное давление не более 10 МПа из труб и готовых деталей наружным диаметром 14-38 мм на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях 

   

	
	Измеритель: 100 м трубопровода

	
	Трубопровод из труб легированных сталей на условное давление не более 10 МПа из труб и готовых деталей на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях, диаметр трубопровода наружный:

	12-02-117-01
	      14 мм
	3847,49 
	714,67 
	3109,73 
	229,68 
	23,09 
	 70,9 

110 

	12-02-117-02
	      25 мм
	3856,84 
	714,67 
	3112,52 
	229,68 
	29,65 
	 70,9 

190 

	12-02-117-03
	      38 мм
	4440,81 
	834,62 
	3566,34 
	274,02 
	39,85 
	 82,8 

290 

	Таблица 12-02-118. Трубопроводы из труб легированных сталей на условное давление не более 2,5 МПа из труб и готовых деталей наружным диаметром 45-530 мм на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях 

   

	
	Измеритель: 100 м трубопровода

	
	Трубопровод из труб легированных сталей на условное давление не более 2,5 МПа из труб и готовых деталей на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях, диаметр трубопровода наружный:

	12-02-118-01
	      45 мм
	3615,32 
	681,41 
	2905,80 
	207,61 
	28,11 
	 67,6 

180 

	12-02-118-02
	      57 мм
	3680,19 
	715,68 
	2925,28 
	207,61 
	39,23 
	 71 

240 

	12-02-118-03
	      76 мм
	4449,91 
	827,57 
	3561,19 
	250,64 
	61,15 
	 82,1 

400 

	12-02-118-04
	      89 мм
	4535,73 
	860,83 
	3583,38 
	250,64 
	91,52 
	 85,4 

570 

	12-02-118-05
	      108 мм
	4596,63 
	872,93 
	3605,58 
	250,64 
	118,12 
	 86,6 

750 

	12-02-118-06
	      133 мм
	5175,03 
	873,94 
	4158,48 
	281,66 
	142,61 
	 86,7 

910 

	12-02-118-07
	      159 мм
	5307,05 
	930,38 
	4205,50 
	281,66 
	171,17 
	 92,3 

1100 

	12-02-118-08
	      219 мм
	5892,34 
	1249,92 
	4313,02 
	281,66 
	329,40 
	 124 

2200 

	12-02-118-09
	      273 мм
	6464,67 
	1532,16 
	4450,88 
	281,66 
	481,63 
	 152 

3200 

	12-02-118-10
	      325 мм
	7446,25 
	1673,28 
	5090,27 
	340,60 
	682,70 
	 166 

4750 

	12-02-118-11
	      377 мм
	8185,50 
	1874,88 
	5434,14 
	370,12 
	876,48 
	 186 

6300 

	12-02-118-12
	      426 мм
	9542,80 
	2338,56 
	6095,91 
	429,35 
	1108,33 
	 232 

9100 

	12-02-118-13
	      530 мм
	10226,93 
	2459,52 
	6603,04 
	452,61 
	1164,37 
	 244 

10000 

	Таблица 12-02-119. Трубопроводы из труб легированных сталей на условное давление не более 4 МПа из труб и готовых деталей 

   

	
	Измеритель: 100 м трубопровода

	
	Трубопровод из труб легированных сталей на условное давление не более 4 МПа из труб и готовых деталей, диаметр трубопровода наружный:

	12-02-119-01
	      45 мм
	4138,40 
	758,02 
	3345,68 
	251,85 
	34,70 
	 75,2 

240 

	12-02-119-02
	      57 мм
	4396,77 
	835,63 
	3513,18 
	266,73 
	47,96 
	 82,9 

310 

	12-02-119-03
	      76 мм
	5157,92 
	925,34 
	4150,49 
	309,60 
	82,09 
	 91,8 

580 

	12-02-119-04
	      89 мм
	5239,64 
	958,61 
	4176,18 
	309,60 
	104,85 
	 95,1 

670 

	12-02-119-05
	      108 мм
	5606,08 
	1028,16 
	4430,13 
	331,68 
	147,79 
	 102 

950 

	12-02-119-06
	      133 мм
	6808,55 
	1229,76 
	5372,13 
	399,81 
	206,66 
	 122 

1350 

	12-02-119-07
	      159 мм
	7105,22 
	1320,48 
	5539,99 
	414,41 
	244,75 
	 131 

1600 

	12-02-119-08
	      219 мм
	8000,78 
	1501,92 
	6025,27 
	451,44 
	473,59 
	 149 

3200 

	12-02-119-09
	      273 мм
	8670,48 
	1794,24 
	6186,97 
	451,44 
	689,27 
	 178 

4750 

	12-02-119-10
	      325 мм
	9721,90 
	2026,08 
	6816,32 
	510,32 
	879,50 
	 201 

6300 

	12-02-119-11
	      377 мм
	10910,05 
	2217,60 
	7429,62 
	562,41 
	1262,83 
	 220 

9100 

	12-02-119-12
	      426 мм
	11525,05 
	2509,92 
	7675,67 
	584,41 
	1339,46 
	 249 

10000 

	12-02-119-13
	      530 мм
	12114,59 
	2530,08 
	8203,68 
	607,80 
	1380,83 
	 251 

11100 

	Таблица 12-02-120. Трубопроводы из труб легированных сталей на условное давление не более 10 МПа из труб и готовых деталей 

   

	
	Измеритель: 100 м трубопровода

	
	Трубопровод из труб легированных сталей на условное давление не более 10 МПа из труб и готовых деталей, диаметр трубопровода наружный:

	12-02-120-01
	      45 мм
	4514,98 
	834,62 
	3640,33 
	281,46 
	40,03 
	 82,8 

290 

	12-02-120-02
	      57 мм
	4872,13 
	934,42 
	3881,45 
	303,57 
	56,26 
	 92,7 

370 

	12-02-120-03
	      76 мм
	5957,29 
	1108,80 
	4753,88 
	368,59 
	94,61 
	 110 

660 

	12-02-120-04
	      89 мм
	5996,06 
	1108,80 
	4765,48 
	368,59 
	121,78 
	 110 

780 

	12-02-120-05
	      108 мм
	6577,51 
	1280,16 
	5097,72 
	390,92 
	199,63 
	 127 

1300 

	12-02-120-06
	      133 мм
	7883,01 
	1512,00 
	6120,76 
	466,13 
	250,25 
	 150 

1650 

	12-02-120-07
	      159 мм
	8115,06 
	1552,32 
	6215,95 
	473,72 
	346,79 
	 154 

2300 

	12-02-120-08
	      219 мм
	9174,63 
	1733,76 
	6836,14 
	525,10 
	604,73 
	 172 

4150 

	12-02-120-09
	      273 мм
	10210,15 
	2247,84 
	6998,31 
	525,10 
	964,00 
	 223 

6700 

	12-02-120-10
	      325 мм
	11667,08 
	2620,80 
	7775,38 
	591,70 
	1270,90 
	 260 

9100 

	12-02-120-11
	      377 мм
	13182,48 
	2903,04 
	8560,15 
	658,06 
	1719,29 
	 288 

12500 

	12-02-120-12
	      426 мм
	15304,06 
	3477,60 
	9847,80 
	768,92 
	1978,66 
	 345 

16700 

	12-02-120-13
	      530 мм
	16858,23 
	3739,68 
	10891,28 
	836,87 
	2227,27 
	 371 

20000 

	Таблица 12-02-121. Трубопроводы из труб высоколегированных сталей на условное давление не более 2,5 МПа из готовых узлов и секций на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях 

   

	
	Измеритель: 100 м трубопровода

	
	Трубопровод из труб высоколегированных сталей на условное давление не более 2,5 МПа из готовых узлов и секций на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях, диаметр трубопровода наружный:

	12-02-121-01
	      45 мм
	3085,75 
	561,46 
	2504,70 
	167,57 
	19,59 
	 55,7 

180 

	12-02-121-02
	      57 мм
	3149,58 
	572,54 
	2554,22 
	172,08 
	22,82 
	 56,8 

240 

	12-02-121-03
	      76 мм
	3757,76 
	685,44 
	3038,94 
	194,50 
	33,38 
	 68 

400 

	12-02-121-04
	      89 мм
	3783,68 
	696,53 
	3041,73 
	194,50 
	45,42 
	 69,1 

570 

	12-02-121-05
	      108 мм
	3826,34 
	707,62 
	3071,51 
	196,07 
	47,21 
	 70,2 

750 

	12-02-121-06
	      133 мм
	4316,31 
	743,90 
	3516,44 
	213,61 
	55,97 
	 73,8 

910 

	12-02-121-07
	      159 мм
	4534,68 
	776,16 
	3691,08 
	229,78 
	67,44 
	 77 

1100 

	12-02-121-08
	      219 мм
	5361,43 
	921,31 
	4306,60 
	281,66 
	133,52 
	 91,4 

2200 

	12-02-121-09
	      273 мм
	6604,41 
	1179,36 
	5176,09 
	355,34 
	248,96 
	 117 

3200 

	12-02-121-10
	      325 мм
	8129,21 
	1612,80 
	6186,14 
	444,00 
	330,27 
	 160 

4750 

	Таблица 12-02-122. Трубопроводы из труб высоколегированных сталей на условное давление не более 4 МПа из готовых узлов и секций на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях 

   

	
	Измеритель: 100 м трубопровода

	
	Трубопровод из труб высоколегированных сталей на условное давление не более 4 МПа из готовых узлов и секций на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях, диаметр трубопровода наружный:

	12-02-122-01
	      45 мм
	3248,74 
	582,62 
	2643,42 
	180,88 
	22,70 
	 57,8 

240 

	12-02-122-02
	      57 мм
	3294,25 
	593,71 
	2674,41 
	183,86 
	26,13 
	 58,9 

310 

	12-02-122-03
	      76 мм
	3965,61 
	717,70 
	3205,71 
	212,30 
	42,20 
	 71,2 

580 

	12-02-122-04
	      89 мм
	3987,20 
	717,70 
	3219,29 
	212,30 
	50,21 
	 71,2 

670 

	12-02-122-05
	      108 мм
	4191,02 
	749,95 
	3385,82 
	227,05 
	55,25 
	 74,4 

950 

	12-02-122-06
	      133 мм
	5208,68 
	919,30 
	4214,37 
	281,66 
	75,01 
	 91,2 

1350 

	12-02-122-07
	      159 мм
	5310,18 
	952,56 
	4267,37 
	281,66 
	90,25 
	 94,5 

1600 

	12-02-122-08
	      219 мм
	6396,21 
	1199,52 
	5002,84 
	340,60 
	193,85 
	 119 

3200 

	12-02-122-09
	      273 мм
	7306,05 
	1370,88 
	5592,94 
	392,31 
	342,23 
	 136 

4750 

	12-02-122-10
	      325 мм
	8282,44 
	1673,28 
	6192,08 
	444,00 
	417,08 
	 166 

6300 

	Таблица 12-02-123. Трубопроводы из труб высоколегированных сталей на условное давление не более 10 МПа из готовых узлов и секций на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях 

   

	
	Измеритель: 100 м трубопровода

	
	Трубопровод из труб высоколегированных сталей на условное давление не более 10 МПа из готовых узлов и секций на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях, диаметр трубопровода наружный:

	12-02-123-01
	      45 мм
	3500,02 
	638,06 
	2836,05 
	200,15 
	25,91 
	 63,3 

290 

	12-02-123-02
	      57 мм
	3536,61 
	649,15 
	2857,53 
	201,58 
	29,93 
	 64,4 

370 

	12-02-123-03
	      76 мм
	4450,87 
	816,48 
	3586,69 
	249,22 
	47,70 
	 81 

660 

	12-02-123-04
	      89 мм
	4491,06 
	827,57 
	3605,20 
	249,22 
	58,29 
	 82,1 

780 

	12-02-123-05
	      108 мм
	4802,02 
	893,09 
	3835,84 
	271,41 
	73,09 
	 88,6 

1300 

	12-02-123-06
	      133 мм
	5852,39 
	1098,72 
	4663,14 
	325,91 
	90,53 
	 109 

1650 

	12-02-123-07
	      159 мм
	6123,62 
	1128,96 
	4870,67 
	340,60 
	123,99 
	 112 

2300 

	12-02-123-08
	      219 мм
	7023,72 
	1320,48 
	5462,25 
	384,94 
	240,99 
	 131 

4150 

	12-02-123-09
	      273 мм
	8436,74 
	1753,92 
	6209,38 
	444,00 
	473,44 
	 174 

6700 

	12-02-123-10
	      325 мм
	9661,19 
	2046,24 
	7035,03 
	510,32 
	579,92 
	 203 

9100 

	Таблица 12-02-124. Трубопроводы из труб высоколегированных сталей на условное давление не более 10 МПа из труб и готовых деталей наружным диаметром 14-38 мм на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях 

   

	
	Измеритель: 100 м трубопровода

	
	Трубопровод из труб высоколегированных сталей на условное давление не более 10 МПа из труб и готовых деталей на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях, диаметр трубопровода наружный:

	12-02-124-01
	      14 мм
	3920,93 
	725,76 
	3164,65 
	229,68 
	30,52 
	 72 

110 

	12-02-124-02
	      25 мм
	3980,59 
	759,02 
	3178,23 
	229,68 
	43,34 
	 75,3 

190 

	12-02-124-03
	      38 мм
	4618,51 
	902,16 
	3656,24 
	274,02 
	60,11 
	 89,5 

290 

	Таблица 12-02-125. Трубопроводы из труб высоколегированных сталей на условное давление не более 2,5 МПа из труб и готовых деталей на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях 

   

	
	Измеритель: 100 м трубопровода

	
	Трубопровод из труб высоколегированных сталей на условное давление не более 2,5 МПа из труб и готовых деталей на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях, диаметр трубопровода наружный:

	12-02-125-01
	      45 мм
	3845,03 
	760,03 
	3042,85 
	207,61 
	42,15 
	 75,4 

180 

	12-02-125-02
	      57 мм
	3901,78 
	782,21 
	3052,73 
	207,61 
	66,84 
	 77,6 

240 

	12-02-125-03
	      76 мм
	5019,95 
	1028,16 
	3877,04 
	250,64 
	114,75 
	 102 

400 

	12-02-125-04
	      89 мм
	5143,34 
	1048,32 
	3923,46 
	250,64 
	171,56 
	 104 

570 

	12-02-125-05
	      108 мм
	5267,80 
	1098,72 
	3961,22 
	250,64 
	207,86 
	 109 

750 

	12-02-125-06
	      133 мм
	5886,85 
	1098,72 
	4549,09 
	281,66 
	239,04 
	 109 

910 

	12-02-125-07
	      159 мм
	5915,81 
	1128,96 
	4569,89 
	281,66 
	216,96 
	 112 

1100 

	12-02-125-08
	      219 мм
	6219,51 
	1169,28 
	4626,31 
	281,66 
	423,92 
	 116 

2200 

	12-02-125-09
	      273 мм
	7079,42 
	1542,24 
	4828,36 
	281,66 
	708,82 
	 153 

3200 

	12-02-125-10
	      325 мм
	8495,84 
	1874,88 
	5639,80 
	340,60 
	981,16 
	 186 

4750 

	Таблица 12-02-126. Трубопроводы из труб высоколегированных сталей на условное давление не более 4 МПа из труб и готовых деталей на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях 

   

	
	Измеритель: 100 м трубопровода

	
	Трубопровод из труб высоколегированных сталей на условное давление не более 4 МПа из труб и готовых деталей на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях, диаметр трубопровода наружный:

	12-02-126-01
	      45 мм
	4376,65 
	824,54 
	3500,22 
	251,85 
	51,89 
	 81,8 

240 

	12-02-126-02
	      57 мм
	4433,11 
	846,72 
	3502,67 
	251,85 
	83,72 
	 84 

310 

	12-02-126-03
	      76 мм
	5724,34 
	1098,72 
	4466,34 
	309,60 
	159,28 
	 109 

580 

	12-02-126-04
	      89 мм
	5829,48 
	1118,88 
	4511,37 
	309,60 
	199,23 
	 111 

670 

	12-02-126-05
	      108 мм
	6157,65 
	1199,52 
	4698,54 
	324,36 
	259,59 
	 119 

950 

	12-02-126-06
	      133 мм
	7490,76 
	1401,12 
	5749,54 
	399,81 
	340,10 
	 139 

1350 

	12-02-126-07
	      159 мм
	7710,84 
	1491,84 
	5911,10 
	414,41 
	307,90 
	 148 

1600 

	12-02-126-08
	      219 мм
	8941,15 
	1743,84 
	6541,79 
	451,44 
	655,52 
	 173 

3200 

	12-02-126-09
	      273 мм
	9696,05 
	1945,44 
	6719,37 
	458,67 
	1031,24 
	 193 

4750 

	12-02-126-10
	      325 мм
	10807,47 
	2237,76 
	7289,86 
	503,20 
	1279,85 
	 222 

6300 

	Таблица 12-02-127. Трубопроводы из труб высоколегированных сталей на условное давление не более 10 МПа из труб и готовых деталей 

   

	
	Измеритель: 100 м трубопровода

	
	Трубопроводы из труб высоколегированных сталей на условное давление не более 10 МПа из труб и готовых деталей, диаметр трубопровода наружный:

	12-02-127-01
	      45 мм
	4756,24 
	901,15 
	3794,87 
	281,46 
	60,22 
	 89,4 

290 

	12-02-127-02
	      57 мм
	4824,55 
	912,24 
	3814,80 
	281,46 
	97,51 
	 90,5 

370 

	12-02-127-03
	      76 мм
	6621,68 
	1270,08 
	5170,51 
	375,98 
	181,09 
	 126 

660 

	12-02-127-04
	      89 мм
	6730,17 
	1290,24 
	5225,75 
	375,98 
	214,18 
	 128 

780 

	12-02-127-05
	      108 мм
	7116,47 
	1360,80 
	5401,55 
	390,92 
	354,12 
	 135 

1300 

	12-02-127-06
	      133 мм
	8382,17 
	1602,72 
	6344,60 
	458,67 
	434,85 
	 159 

1650 

	12-02-127-07
	      159 мм
	8418,20 
	1602,72 
	6377,43 
	458,67 
	438,05 
	 159 

2300 

	12-02-127-08
	      219 мм
	9964,41 
	1905,12 
	7223,39 
	517,97 
	835,90 
	 189 

4150 

	12-02-127-09
	      273 мм
	11469,48 
	2439,36 
	7592,18 
	525,10 
	1437,94 
	 242 

6700 

	12-02-127-10
	      325 мм
	13103,53 
	2832,48 
	8433,49 
	591,70 
	1837,56 
	 281 

9100 

	ОТДЕЛ 03. ТРУБОПРОВОДЫ ВНУТРИСТАНЦИОННЫЕ ТЕПЛОВЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ 

   

	Раздел 1. ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ДЕТАЛЕЙ 

   

	

	Таблица 12-03-001. Трубопроводы из углеродистой стали для воды, пара и мазута на условное давление до 4 МПа 

   

	
	Измеритель: 1 т

	
	Трубопровод из углеродистой стали для воды, пара и мазута на условное давление до 4 МПа, диаметр наружный:

	12-03-001-01
	      14-18 мм, толщина стенки 2 мм
	83758,96 
	22331,41 
	53431,95 
	3262,78 
	7995,60 
	2089 

	12-03-001-02
	      25-32 мм, толщина стенки 2 мм
	48360,85 
	13287,67 
	28918,20 
	1783,18 
	6154,98 
	1243 

	12-03-001-03
	      38-45 мм, толщина стенки 2,5 мм
	30504,29 
	9073,08 
	17604,84 
	1109,66 
	3826,37 
	837 

	12-03-001-04
	      57 мм, толщина стенки 3 мм
	17413,73 
	5028,65 
	9878,35 
	629,05 
	2506,73 
	451 

	12-03-001-05
	      76 мм, толщина стенки 3 мм
	17189,61 
	5028,65 
	9541,42 
	569,37 
	2619,54 
	451 

	Таблица 12-03-002. Трубопроводы из углеродистой стали для воды и пара на условное давление до 6,3 МПа 

   

	
	Измеритель: 1 т

	
	Трубопровод из углеродистой стали для воды и пара на условное давление до 6,3 МПа, диаметр наружный:

	12-03-002-01
	      16 мм, толщина стенки 2 мм
	84445,14 
	22801,77 
	53569,51 
	3252,93 
	8073,86 
	2133 

	12-03-002-02
	      28 мм, толщина стенки 3 мм
	34010,33 
	9492,72 
	20282,46 
	1256,18 
	4235,15 
	888 

	12-03-002-03
	      38 мм, толщина стенки 3 мм
	25985,74 
	7804,80 
	14908,93 
	944,16 
	3272,01 
	720 

	12-03-002-04
	      57 мм, толщина стенки 3,5 мм
	15151,61 
	4415,40 
	8559,00 
	557,50 
	2177,21 
	396 

	12-03-002-05
	      76 мм, толщина стенки 3,5 мм
	14805,50 
	4415,40 
	8141,91 
	480,80 
	2248,19 
	396 

	Таблица 12-03-003. Трубопроводы из углеродистой стали для воды на условное давление 20 и 25 МПа 

   

	
	Измеритель: 1 т

	
	Трубопровод из углеродистой стали для воды на условное давление 20 и 25 МПа, диаметр наружный:

	12-03-003-01
	      16 мм, толщина стенки 2 мм
	73875,07 
	23122,47 
	42672,28 
	2803,98 
	8080,32 
	2163 

	12-03-003-02
	      28 мм, толщина стенки 3 мм
	29416,98 
	8932,16 
	16257,55 
	1091,11 
	4227,27 
	824 

	Таблица 12-03-004. Трубопроводы из легированной стали 12Х1МФ для пара на условное давление 10 МПа 

   

	
	Измеритель: 1 т

	
	Трубопровод из легированной стали 12Х1МФ для пара на условное давление 10 МПа, диаметр наружный:

	12-03-004-01
	      16 мм, толщина стенки 2,5 мм
	95646,01 
	32327,10 
	55239,94 
	2656,70 
	8078,97 
	3070 

	12-03-004-02
	      28 мм, толщина стенки 3 мм
	33459,83 
	11246,04 
	18688,49 
	926,90 
	3525,30 
	1068 

	12-03-004-03
	      57 мм, толщина стенки 3,5 мм
	20654,10 
	7403,72 
	10696,86 
	541,01 
	2553,52 
	683 

	Таблица 12-03-005. Трубопроводы из легированной стали 12Х1МФ для пара на условное давление 20 МПа 

   

	
	Измеритель: 1 т

	
	Трубопровод из легированной стали 12Х1МФ для пара на условное давление 20 МПа, диаметр наружный:

	12-03-005-01
	      16 мм, толщина стенки 2,5 мм
	88822,07 
	33096,24 
	47604,31 
	2344,99 
	8121,52 
	3096 

	12-03-005-02
	      28 мм, толщина стенки 3 мм
	42657,79 
	15949,48 
	21827,76 
	1115,43 
	4880,55 
	1492 

	12-03-005-03
	      76 мм, толщина стенки 7 мм
	10241,74 
	4448,85 
	4447,10 
	274,60 
	1345,79 
	399 

	Таблица 12-03-006. Трубопроводы из легированной стали 12Х1МФ для пара на условное давление 40 МПа 

   

	
	Измеритель: 1 т

	
	Трубопровод из легированной стали 12Х1МФ для пара на условное давление 40 МПа, диаметр наружный:

	12-03-006-01
	      16 мм, толщина стенки 2,5 мм
	95181,88 
	33116,85 
	53948,53 
	2601,49 
	8116,50 
	3145 

	12-03-006-02
	      28 мм, толщина стенки 3 мм
	43488,30 
	14004,90 
	24622,19 
	1226,19 
	4861,21 
	1330 

	12-03-006-03
	      28 мм, толщина стенки 4,5 мм
	36466,39 
	14004,90 
	18143,25 
	1044,78 
	4318,24 
	1330 

	12-03-006-04
	      76 мм, толщина стенки 9 мм
	9573,08 
	3945,41 
	4204,89 
	270,43 
	1422,78 
	359 

	12-03-006-05
	      76 мм, толщина стенки 13 мм
	8640,66 
	3945,41 
	3406,36 
	208,74 
	1288,89 
	359 

	Таблица 12-03-007. Трубопроводы из легированной стали 12Х1МФ для пара на условное давление 80 МПа 

   

	
	Измеритель: 1 т

	
	Трубопровод из легированной стали 12Х1МФ для пара на условное давление 80 МПа, диаметр наружный:

	12-03-007-01
	      16 мм, толщина стенки 3,5мм
	81747,08 
	31332,39 
	42070,73 
	2209,38 
	8343,96 
	2931 

	12-03-007-02
	      28 мм, толщина стенки 6 мм
	29961,20 
	11662,79 
	14615,86 
	831,27 
	3682,55 
	1091 

	12-03-007-03
	      57 мм, толщина стенки 13 мм
	16329,76 
	6079,40 
	4016,01 
	241,99 
	6234,35 
	538 

	Таблица 12-03-008. Трубопроводы из низколегированной стали 15ГС для воды на условное давление 25 и 50 МПа 

   

	
	Измеритель: 1 т

	
	Трубопровод из низколегированной стали 15ГС для воды на условное давление 25 и 50 МПа, диаметр наружный:

	12-03-008-01
	      16 мм, толщина стенки 2,5мм
	95226,69 
	33116,85 
	53948,62 
	2601,49 
	8161,22 
	3145 

	12-03-008-02
	      28 мм, толщина стенки 4 мм
	35677,53 
	12499,11 
	19309,37 
	958,49 
	3869,05 
	1187 

	12-03-008-03
	      57 мм, толщина стенки 9 мм
	11059,69 
	4692,73 
	4919,38 
	329,46 
	1447,58 
	427 

	12-03-008-04
	      76 мм, толщина стенки 9 мм
	9548,95 
	4000,36 
	4207,46 
	270,43 
	1341,13 
	364 

	Таблица 12-03-009. Трубопроводы водоподготовительных установок и химводоочисток из углеродистой стали с фланцами и сварными соединениями на условное давление не более 2,5 МПа, внутри здания 

   

	
	Измеритель: 1 т

	
	Трубопровод водоподготовительных установок и химводоочисток из углеродистой стали с фланцами и сварными соединениями на условное давление не более 2,5 МПа, внутри здания, диаметр наружный:

	12-03-009-01
	      14 мм, толщина стенки 2 мм
	96429,98 
	54969,24 
	28490,25 
	5033,29 
	12970,49 
	5519 

	12-03-009-02
	      18 мм, толщина стенки 2 мм
	41808,03 
	26931,84 
	10773,52 
	1199,96 
	4102,67 
	2704 

	12-03-009-03
	      25 мм, толщина стенки 2 мм
	30074,73 
	18849,60 
	8414,35 
	758,80 
	2810,78 
	1870 

	12-03-009-04
	      32-38 мм, толщина стенки 2 мм
	19466,32 
	10903,80 
	6309,55 
	472,28 
	2252,97 
	1020 

	12-03-009-05
	      57 мм, толщина стенки 3 мм
	11689,79 
	6558,20 
	2982,24 
	71,30 
	2149,35 
	605 

	12-03-009-06
	      89 мм, толщина стенки 3,5 мм
	8277,77 
	4483,92 
	2044,36 
	42,14 
	1749,49 
	408 

	12-03-009-07
	      108 мм, толщина стенки 3,5 мм
	6298,49 
	3450,86 
	1480,66 
	24,06 
	1366,97 
	314 

	12-03-009-08
	      133 мм, толщина стенки 4 мм
	5159,00 
	2896,99 
	1348,01 
	46,45 
	914,00 
	271 

	12-03-009-09
	      159 мм, толщина стенки 4,5 мм
	4806,61 
	2896,99 
	1142,06 
	28,35 
	767,56 
	271 

	12-03-009-10
	      219 мм, толщина стенки 6 мм
	4349,99 
	2896,99 
	952,27 
	26,99 
	500,73 
	271 

	12-03-009-11
	      219 мм, толщина стенки 7 мм
	4896,30 
	2896,99 
	1281,14 
	36,46 
	718,17 
	271 

	12-03-009-12
	      273 мм, толщина стенки 6 мм
	2953,88 
	1846,32 
	693,33 
	16,65 
	414,23 
	168 

	12-03-009-13
	      273 мм, толщина стенки 8 мм
	3249,69 
	1846,32 
	924,39 
	18,20 
	478,98 
	168 

	12-03-009-14
	      325 мм, толщина стенки 6 мм
	3181,97 
	1505,25 
	1022,63 
	13,56 
	654,09 
	135 

	12-03-009-15
	      377 мм, толщина стенки 9 мм
	3339,50 
	1505,25 
	1087,83 
	39,38 
	746,42 
	135 

	Таблица 12-03-010. Трубопроводы водоподготовительных установок и химводоочисток из высоколегированной стали с фланцами и сварными соединениями на условное давление не более 2,5 МПа, внутри здания 

   

	
	Измеритель: 1 т

	
	Трубопровод водоподготовительных установок и химводоочисток из высоколегированной стали с фланцами и сварными соединениями на условное давление не более 2,5 МПа, внутри здания, диаметр наружный:

	12-03-010-01
	      12 мм, толщина стенки 1,4мм
	77747,44 
	51579,25 
	24578,51 
	4003,95 
	1589,68 
	4825 

	12-03-010-02
	      14 мм, толщина стенки 2 мм
	50324,14 
	33481,08 
	15173,17 
	2287,49 
	1669,89 
	3132 

	12-03-010-03
	      18 мм, толщина стенки 2 мм
	40281,40 
	27516,06 
	11569,18 
	1908,90 
	1196,16 
	2574 

	12-03-010-04
	      56 мм, толщина стенки 2 мм
	19209,12 
	12143,84 
	6179,00 
	871,21 
	886,28 
	1136 

	Таблица 12-03-011. Трубопроводы водоподготовительных установок и химводоочисток из углеродистой стали с фланцами и сварными соединениями на условное давление не более 2,5 МПа, на эстакадах 

   

	
	Измеритель: 1 т

	
	Трубопровод водоподготовительных установок и химводоочисток из углеродистой стали с фланцами и сварными соединениями на условное давление не более 2,5 МПа, на эстакадах, диаметр наружный:

	12-03-011-01
	      25 мм, толщина стенки 2 мм
	29989,58 
	15230,20 
	12944,11 
	898,22 
	1815,27 
	1405 

	12-03-011-02
	      32 мм, толщина стенки 2 мм
	21101,41 
	12422,64 
	7244,80 
	340,26 
	1433,97 
	1146 

	12-03-011-03
	      45 мм, толщина стенки 2,5 мм
	20214,50 
	12422,64 
	5730,78 
	170,22 
	2061,08 
	1146 

	12-03-011-04
	      57 мм, толщина стенки 3 мм
	11194,26 
	6504,00 
	3512,74 
	154,82 
	1177,52 
	600 

	12-03-011-05
	      89 мм, толщина стенки 3,5 мм
	10931,06 
	6504,00 
	2940,48 
	109,00 
	1486,58 
	600 

	12-03-011-06
	      108 мм, толщина стенки 4 мм
	5166,20 
	2937,64 
	1571,80 
	45,36 
	656,76 
	271 

	12-03-011-07
	      159 мм, толщина стенки 5 мм
	4612,65 
	2579,92 
	1480,01 
	38,08 
	552,72 
	238 

	12-03-011-08
	      219 мм, толщина стенки 7 мм
	3657,60 
	2048,76 
	1217,00 
	34,19 
	391,84 
	189 

	12-03-011-09
	      273 мм, толщина стенки 8 мм
	3125,04 
	1951,20 
	821,41 
	27,78 
	352,43 
	180 

	Раздел 2. ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ УЗЛОВ И БЛОКОВ СВАРНЫХ 

   

	Таблица 12-03-030. Трубопроводы из углеродистой стали для воды, пара и мазута на условное давление до 4 МПа 

   

	
	Измеритель: 1 т

	
	Трубопровод из углеродистой стали для воды, пара и мазута на условное давление до 4 МПа, диаметр наружный:

	12-03-030-01
	      89 мм, толщина стенки 3,5 мм
	11118,66 
	2971,82 
	7458,00 
	405,68 
	688,84 
	278 

	12-03-030-02
	      108 мм, толщина стенки 4 мм
	7978,22 
	2276,97 
	5292,55 
	298,25 
	408,70 
	213 

	12-03-030-03
	      133 мм, толщина стенки 4 мм
	7195,43 
	2031,10 
	4780,73 
	264,86 
	383,60 
	190 

	12-03-030-04
	      159 мм, толщина стенки 5 мм
	5656,49 
	1753,16 
	3552,46 
	203,49 
	350,87 
	164 

	12-03-030-05
	      219 мм, толщина стенки 6 мм
	3675,93 
	1250,73 
	2144,58 
	127,75 
	280,62 
	117 

	12-03-030-06
	      219 мм, толщина стенки 7 мм
	3563,43 
	1250,73 
	1967,97 
	118,32 
	344,73 
	117 

	12-03-030-07
	      273 мм, толщина стенки 6 мм
	2950,89 
	1250,73 
	1414,12 
	91,47 
	286,04 
	117 

	12-03-030-08
	      273 мм, толщина стенки 8мм
	2730,54 
	1250,73 
	1166,40 
	76,77 
	313,41 
	117 

	12-03-030-09
	      325 мм, толщина стенки 6 мм
	2700,47 
	1018,08 
	1389,09 
	91,87 
	293,30 
	101 

	12-03-030-10
	      325-377 мм, толщина стенки 10 мм
	2307,44 
	1018,08 
	1004,52 
	69,09 
	284,84 
	101 

	12-03-030-11
	      426 мм, толщина стенки 8 мм
	2414,76 
	1018,08 
	1133,54 
	76,04 
	263,14 
	101 

	12-03-030-12
	      426 мм, толщина стенки 9 мм
	2275,26 
	1018,08 
	972,44 
	67,01 
	284,74 
	101 

	12-03-030-13
	      630 мм, толщина стенки 8 мм
	1803,31 
	715,44 
	848,67 
	58,22 
	239,20 
	66 

	12-03-030-14
	      630 мм, толщина стенки 15 мм
	1620,08 
	715,44 
	667,43 
	48,60 
	237,21 
	66 

	12-03-030-15
	      1420 мм, толщина стенки 14 мм
	1240,22 
	542,00 
	473,45 
	33,46 
	224,77 
	50 

	12-03-030-16
	      1620 мм, толщина стенки 14 мм
	1256,01 
	542,00 
	486,42 
	33,95 
	227,59 
	50 

	Таблица 12-03-031. Трубопроводы из углеродистой стали для воды и пара на условное давление 6,3 МПа 

   

	
	Измеритель: 1 т

	
	Трубопровод из углеродистой стали для воды и пара на условное давление 6,3 МПа, диаметр наружный:

	12-03-031-01
	      89 мм, толщина стенки 4 мм
	9014,60 
	2351,80 
	6080,46 
	329,03 
	582,34 
	220 

	12-03-031-02
	      89 мм, толщина стенки 6 мм
	7193,88 
	2351,80 
	4326,69 
	238,03 
	515,39 
	220 

	12-03-031-03
	      108 мм, толщина стенки 8 мм
	5864,90 
	1951,20 
	3511,59 
	198,99 
	402,11 
	180 

	12-03-031-04
	      133 мм, толщина стенки 5 мм
	6204,24 
	1951,20 
	3847,37 
	214,44 
	405,67 
	180 

	12-03-031-05
	      159 мм, толщина стенки 9 мм
	4063,57 
	1517,60 
	2208,81 
	128,08 
	337,16 
	140 

	12-03-031-06
	      219 мм, толщина стенки 9 мм
	2845,94 
	1040,64 
	1521,95 
	84,30 
	283,35 
	96 

	12-03-031-07
	      219 мм, толщина стенки 13 мм
	2493,29 
	1040,64 
	1169,60 
	70,48 
	283,05 
	96 

	12-03-031-08
	      273 мм, толщина стенки 10 мм
	2029,04 
	834,68 
	936,38 
	56,01 
	257,98 
	77 

	12-03-031-09
	      273 мм, толщина стенки 16 мм
	1761,79 
	834,68 
	687,48 
	45,88 
	239,63 
	77 

	12-03-031-10
	      325-377 мм, толщина стенки 13 мм
	1817,09 
	834,68 
	734,63 
	49,45 
	247,78 
	77 

	12-03-031-11
	      325 мм, толщина стенки 19 мм
	1679,05 
	834,68 
	595,00 
	41,48 
	249,37 
	77 

	12-03-031-12
	      426 мм, толщина стенки 14 мм
	1784,08 
	834,68 
	701,66 
	48,02 
	247,74 
	77 

	12-03-031-13
	      465 мм, толщина стенки 16 мм
	1659,52 
	834,68 
	592,18 
	41,67 
	232,66 
	77 

	Таблица 12-03-032. Трубопроводы из легированной стали 12Х1МФ для пара на условное давление 10 МПа 

   

	
	Измеритель: 1 т

	
	Трубопровод из легированной стали 12Х1МФ для пара на условное давление 10 МПа, диаметр наружный:

	12-03-032-01
	      108 мм, толщина стенки 6 мм
	7096,63 
	2469,39 
	4052,34 
	205,91 
	574,90 
	231 

	12-03-032-02
	      159 мм, толщина стенки 8 мм
	4737,62 
	1774,54 
	2446,67 
	129,36 
	516,41 
	166 

	12-03-032-03
	      273 мм, толщина стенки 13 мм
	4351,78 
	1582,12 
	1547,82 
	58,66 
	1221,84 
	148 

	12-03-032-04
	      377 мм, толщина стенки 17 мм
	3083,89 
	1008,12 
	924,06 
	40,09 
	1151,71 
	93 

	12-03-032-05
	      426 мм, толщина стенки 19 мм
	3060,57 
	1008,12 
	919,75 
	42,00 
	1132,70 
	93 

	12-03-032-06
	      465 мм, толщина стенки 22 мм
	2814,00 
	1008,12 
	800,65 
	36,26 
	1005,23 
	93 

	12-03-032-07
	      530 мм, толщина стенки 25 мм
	2379,79 
	802,27 
	704,53 
	31,88 
	872,99 
	73 

	12-03-032-08
	      630 мм, толщина стенки 28 мм
	2400,66 
	802,27 
	653,04 
	29,47 
	945,35 
	73 

	12-03-032-09
	      720 мм, толщина стенки 25 мм
	2394,18 
	802,27 
	680,17 
	30,83 
	911,74 
	73 

	Таблица 12-03-033. Трубопроводы из легированной стали 12Х1МФ для пара на условное давление 20 МПа 

   

	
	Измеритель: 1 т

	
	Трубопровод из легированной стали 12Х1МФ для пара на условное давление 20 МПа, диаметр наружный:

	12-03-033-01
	      133 мм, толщина стенки 11 мм
	7429,37 
	2608,36 
	3249,12 
	117,99 
	1571,89 
	244 

	12-03-033-02
	      159 мм, толщина стенки 13 мм
	5813,82 
	2116,62 
	2334,85 
	87,31 
	1362,35 
	198 

	12-03-033-03
	      194 мм, толщина стенки 16 мм
	4353,82 
	1528,67 
	1638,72 
	58,51 
	1186,43 
	143 

	12-03-033-04
	      219 мм, толщина стенки 18 мм
	3964,20 
	1365,84 
	1401,47 
	53,00 
	1196,89 
	126 

	12-03-033-05
	      273 мм, толщина стенки 22 мм
	3330,93 
	1219,89 
	1074,67 
	37,88 
	1036,37 
	111 

	12-03-033-06
	      325 мм, толщина стенки 26 мм
	2943,17 
	1011,08 
	886,22 
	36,20 
	1045,87 
	92 

	Таблица 12-03-034. Трубопроводы из легированной стали 12Х1МФ и 15Х1МФ для пара на условное давление 40 МПа 

   

	
	Измеритель: 1 т

	
	Трубопровод из легированной стали 12Х1МФ и 15Х1МФ для пара на условное давление 40 МПа, диаметр наружный:

	12-03-034-01
	      133 мм, толщина стенки 14 мм
	5879,75 
	1838,68 
	2658,49 
	101,50 
	1382,58 
	172 

	12-03-034-02
	      133 мм, толщина стенки 20 мм
	5214,54 
	1838,68 
	2052,06 
	75,45 
	1323,80 
	172 

	12-03-034-03
	      159 мм, толщина стенки 16 мм
	5085,53 
	1838,68 
	1987,51 
	69,61 
	1259,34 
	172 

	12-03-034-04
	      194 мм, толщина стенки 20 мм
	3840,56 
	1296,82 
	1368,06 
	50,26 
	1175,68 
	118 

	12-03-034-05
	      219 мм, толщина стенки 28 мм
	3783,71 
	1296,82 
	1335,05 
	48,72 
	1151,84 
	118 

	12-03-034-06
	      219 мм, толщина стенки 32 мм
	3467,23 
	1296,82 
	1159,23 
	45,33 
	1011,18 
	118 

	12-03-034-07
	      273 мм, толщина стенки 26 мм
	2936,17 
	1044,05 
	952,51 
	34,47 
	939,61 
	95 

	12-03-034-08
	      273 мм, толщина стенки 36 мм
	2936,79 
	1044,05 
	878,69 
	34,66 
	1014,05 
	95 

	12-03-034-09
	      325 мм, толщина стенки 38 мм
	2820,50 
	1044,05 
	811,19 
	35,24 
	965,26 
	95 

	12-03-034-10
	      377 мм, толщина стенки 50 мм
	2270,08 
	791,00 
	619,66 
	28,14 
	859,42 
	70 

	12-03-034-11
	      426 мм, толщина стенки 38 мм
	2393,26 
	791,00 
	728,15 
	31,55 
	874,11 
	70 

	Таблица 12-03-035. Трубопроводы из легированной стали 12Х1МФ и 15Х1МФ для пара на условное давление 80 МПа 

   

	
	Измеритель: 1 т

	
	Трубопровод из легированной стали 12Х1МФ и 15Х1МФ для пара на условное давление 80 МПа, диаметр наружный:

	12-03-035-01
	      108 мм, толщина стенки 22 мм
	6290,12 
	2352,28 
	2493,43 
	83,96 
	1444,41 
	217 

	12-03-035-02
	      159 мм, толщина стенки 32 мм
	4209,70 
	1560,96 
	1520,05 
	54,50 
	1128,69 
	144 

	12-03-035-03
	      194 мм, толщина стенки 38 мм
	3211,84 
	1127,36 
	1114,27 
	41,86 
	970,21 
	104 

	12-03-035-04
	      245 мм, толщина стенки 48 мм
	2830,00 
	1036,95 
	876,28 
	34,15 
	916,77 
	93 

	12-03-035-05
	      273 мм, толщина стенки 52 мм
	2703,22 
	1025,80 
	800,40 
	30,68 
	877,02 
	92 

	12-03-035-06
	      325 мм, толщина стенки 60 мм
	2994,25 
	813,66 
	687,42 
	29,52 
	1493,17 
	71 

	12-03-035-07
	      377 мм, толщина стенки 70 мм
	2336,14 
	813,66 
	656,15 
	26,65 
	866,33 
	71 

	12-03-035-08
	      426 мм, толщина стенки 80 мм
	2294,61 
	813,66 
	621,45 
	25,91 
	859,50 
	71 

	12-03-035-09
	      465 мм, толщина стенки 80 мм
	2322,26 
	813,66 
	583,93 
	24,62 
	924,67 
	71 

	Таблица 12-03-036. Трубопроводы из низколегированной стали 17ГС для воды на условное давление 2,2 МПа 

   

	
	Измеритель: 1 т

	
	Трубопровод из низколегированной стали 17ГС для воды на условное давление 2,2 МПа, диаметр наружный:

	12-03-036-01
	      530 мм, толщина стенки 8 мм
	2204,39 
	876,58 
	1075,11 
	64,40 
	252,70 
	82 

	12-03-036-02
	      530 мм, толщина стенки 11 мм
	2056,99 
	888,88 
	900,78 
	55,65 
	267,33 
	82 

	12-03-036-03
	      720 мм, толщина стенки 9 мм
	1820,51 
	737,12 
	839,02 
	52,99 
	244,37 
	68 

	12-03-036-04
	      720 мм, толщина стенки11 мм
	1757,48 
	737,12 
	776,23 
	49,82 
	244,13 
	68 

	12-03-036-05
	      820 мм, толщина стенки 9 мм
	1840,90 
	737,12 
	859,04 
	53,19 
	244,74 
	68 

	12-03-036-06
	      820 мм, толщина стенки 11 мм
	1778,89 
	737,12 
	789,90 
	49,94 
	251,87 
	68 

	12-03-036-07
	      1020 мм, толщина стенки10 мм
	1801,85 
	737,12 
	800,85 
	51,49 
	263,88 
	68 

	12-03-036-08
	      1020 мм, толщина стенки 14 мм
	1628,34 
	737,12 
	645,03 
	42,96 
	246,19 
	68 

	12-03-036-09
	      1220 мм, толщина стенки 14 мм
	1602,02 
	737,12 
	617,35 
	41,12 
	247,55 
	68 

	Таблица 12-03-037. Трубопроводы из низколегированной стали 16ГС для воды на условное давление 6,3 МПа 

   

	
	Измеритель: 1 т

	
	Трубопровод из низколегированной стали 16ГС для воды на условное давление 6,3 МПа, диаметр наружный:

	12-03-037-01
	      630 мм, толщина стенки 17 мм
	1543,95 
	648,41 
	653,97 
	40,93 
	241,57 
	59 

	12-03-037-02
	      630 мм, толщина стенки 25 мм
	1442,95 
	648,41 
	528,51 
	32,03 
	266,03 
	59 

	12-03-037-03
	      720 мм, толщина стенки 22 мм
	1479,98 
	648,41 
	538,45 
	33,29 
	293,12 
	59 

	Таблица 12-03-038. Трубопроводы из низколегированной стали 15ГС для воды на условное давление 20 МПа 

   

	
	Измеритель: 1 т

	
	Трубопровод из низколегированной стали 15ГС для воды на условное давление 20 МПа, диаметр наружный:

	12-03-038-01
	      133 мм, толщина стенки 13 мм
	3540,28 
	1571,43 
	1655,79 
	96,92 
	313,06 
	147 

	12-03-038-02
	      194 мм, толщина стенки 15 мм
	2319,15 
	1004,86 
	1065,41 
	59,27 
	248,88 
	94 

	12-03-038-03
	      219 мм, толщина стенки 16 мм
	2225,88 
	1004,86 
	968,10 
	57,85 
	252,92 
	94 

	12-03-038-04
	      273 мм, толщина стенки 20 мм
	1715,15 
	780,48 
	699,15 
	42,04 
	235,52 
	72 

	12-03-038-05
	      325 мм, толщина стенки 22 мм
	1752,67 
	780,48 
	629,47 
	40,25 
	342,72 
	72 

	12-03-038-06
	      377 мм, толщина стенки 26 мм
	1438,97 
	648,41 
	505,13 
	32,60 
	285,43 
	59 

	Таблица 12-03-039. Трубопроводы из низколегированной стали 15ГС для воды на условное давление 25 МПа 

   

	
	Измеритель: 1 т

	
	Трубопровод из низколегированной стали 15ГС для воды на условное давление 25 МПа, диаметр наружный:

	12-03-039-01
	      194 мм, толщина стенки 17 мм
	2105,54 
	887,27 
	973,53 
	56,00 
	244,74 
	83 

	12-03-039-02
	      219 мм, толщина стенки 19 мм
	1981,01 
	887,27 
	847,09 
	51,16 
	246,65 
	83 

	12-03-039-03
	      273 мм, толщина стенки 24 мм
	1539,46 
	681,38 
	588,18 
	35,95 
	269,90 
	62 

	12-03-039-04
	      325 мм, толщина стенки 28 мм
	1492,62 
	681,38 
	527,30 
	34,53 
	283,94 
	62 

	12-03-039-05
	      377 мм, толщина стенки 32 мм
	2009,74 
	780,50 
	669,34 
	31,76 
	559,90 
	70 

	12-03-039-06
	      426 мм, толщина стенки 36 мм
	1939,69 
	780,50 
	629,39 
	30,46 
	529,80 
	70 

	Таблица 12-03-040. Трубопроводы из низколегированной стали 15ГС для воды на условное давление 50 МПа 

   

	
	Измеритель: 1 т

	
	Трубопровод из низколегированной стали 15ГС для воды на условное давление 50 МПа, диаметр наружный:

	12-03-040-01
	      133 мм , толщина стенки 18 мм
	3183,03 
	1365,84 
	1519,87 
	80,83 
	297,32 
	126 

	12-03-040-02
	      194 мм, толщина стенки 26 мм
	2038,42 
	881,40 
	871,50 
	48,84 
	285,52 
	78 

	12-03-040-03
	      273 мм, толщина стенки 36 мм
	2257,26 
	881,40 
	796,97 
	33,58 
	578,89 
	78 

	12-03-040-04
	      325 мм, толщина стенки 42 мм
	2108,82 
	881,40 
	709,71 
	33,10 
	517,71 
	78 

	12-03-040-05
	      377 мм, толщина стенки 50 мм
	1785,16 
	721,98 
	593,18 
	28,14 
	470,00 
	63 

	12-03-040-06
	      465 мм, толщина стенки 60 мм
	1708,92 
	721,98 
	558,91 
	26,04 
	428,03 
	63 

	12-03-040-07
	      530 мм, толщина стенки 65 мм
	1732,99 
	721,98 
	580,66 
	25,50 
	430,35 
	63 

	Таблица 12-03-041. Трубопроводы водоподготовительных установок и химводоочисток из стальных гуммированных или фаолитированных труб из готовых отводов внутри зданий 

   

	
	Измеритель: 1 м

	
	Трубопровод водоподготовительных установок и химводоочисток из стальных гуммированных или фаолитированных труб из готовых отводов внутри зданий, диаметр наружный:

	12-03-041-01
	      57 мм, толщина стенки 3 мм
	64,67 
	51,90 
	9,60 
	0,39 
	3,17 
	5 

	12-03-041-02
	      76 мм, толщина стенки 3 мм
	66,78 
	51,90 
	11,43 
	0,39 
	3,45 
	5 

	12-03-041-03
	      89 мм, толщина стенки 3,5 мм
	79,17 
	62,28 
	13,03 
	0,52 
	3,86 
	6 

	12-03-041-04
	      108 мм, толщина стенки 4 мм
	103,34 
	83,04 
	15,78 
	0,52 
	4,52 
	8 

	12-03-041-05
	      133 мм, толщина стенки 4 мм
	106,50 
	83,04 
	18,02 
	0,66 
	5,44 
	8 

	12-03-041-06
	      159 мм, толщина стенки 4,5 мм
	122,31 
	93,42 
	22,24 
	0,91 
	6,65 
	9 

	12-03-041-07
	      219 мм, толщина стенки 6 мм
	125,58 
	93,42 
	24,43 
	1,04 
	7,73 
	9 

	12-03-041-08
	      273 мм, толщина стенки 7 мм
	230,03 
	176,46 
	38,98 
	1,57 
	14,59 
	17 

	12-03-041-09
	      325 мм, толщина стенки 8 мм
	624,07 
	529,38 
	69,09 
	2,23 
	25,60 
	51 

	12-03-041-10
	      377 мм, толщина стенки 9 мм
	954,39 
	820,02 
	95,74 
	3,45 
	38,63 
	79 

	Таблица 12-03-042. Трубопроводы водоподготовительных установок и химводоочисток из стальных гуммированных или фаолитированных труб из готовых отводов на эстакадах 

   

	
	Измеритель: 1 м

	
	Трубопровод водоподготовительных установок и химводоочисток из стальных гуммированных или фаолитированных труб из готовых отводов на эстакадах, диаметр наружный:

	12-03-042-01
	      108 мм, толщина стенки 4 мм
	95,00 
	64,14 
	23,88 
	2,28 
	6,98 
	6 

	12-03-042-02
	      159 мм, толщина стенки 5 мм
	174,57 
	96,21 
	63,16 
	6,60 
	15,20 
	9 

	12-03-042-03
	      219 мм, толщина стенки 7 мм
	298,02 
	160,35 
	109,90 
	11,71 
	27,77 
	15 

	ОТДЕЛ 04. ТРУБОПРОВОДЫ ШАХТНЫЕ 

   

	Раздел 1. ТРУБОПРОВОДЫ СТАЛЬНЫЕ В СТВОЛЕ ШАХТЫ 

   

	Таблица 12-04-001. Трубопроводы водоотлива, футерованные бетоном 

   

	
	Измеритель: 100 м

	
	Трубопровод водоотлива стальной в стволе шахты, футерованный бетоном, диаметр наружный:

	12-04-001-01
	      219 мм, глубина ствола 100-400 м
	7311,89 
	2600,64 
	4063,52 
	134,54 
	647,73 
	258 

	12-04-001-02
	      219 мм, глубина ствола 500-600 м
	8124,66 
	2953,44 
	4516,43 
	138,78 
	654,79 
	293 

	12-04-001-03
	      219 мм, глубина ствола 700-800 м
	9168,50 
	3326,40 
	5179,85 
	157,37 
	662,25 
	330 

	12-04-001-04
	      273 мм, глубина ствола 100-400 м
	8626,19 
	2772,00 
	5184,27 
	167,58 
	669,92 
	275 

	12-04-001-05
	      273 мм, глубина ствола500-800 м
	9545,87 
	3165,12 
	5702,97 
	173,41 
	677,78 
	314 

	12-04-001-06
	      325 мм, глубина ствола 100-200 м
	9545,05 
	3205,44 
	5570,04 
	186,79 
	769,57 
	318 

	12-04-001-07
	      325 мм, глубина ствола 300-400 м
	10416,04 
	3699,36 
	5937,23 
	188,18 
	779,45 
	367 

	12-04-001-08
	      325 мм, глубина ствола 500-600 м
	10862,83 
	3860,64 
	6219,52 
	188,18 
	782,67 
	383 

	12-04-001-09
	      325 мм, глубина ствола 700-800 м
	12522,30 
	4284,00 
	7372,12 
	222,95 
	866,18 
	425 

	12-04-001-10
	      377 мм, глубина ствола 100-400 м
	11195,02 
	3981,60 
	6353,29 
	214,05 
	860,13 
	395 

	12-04-001-11
	      377 мм, глубина ствола 500-800 м
	13340,09 
	4969,44 
	7490,76 
	223,64 
	879,89 
	493 

	Таблица 12-04-002. Трубопроводы из отдельных труб на фланцевых соединениях, диаметр наружный 108 мм 

   

	
	Измеритель: 1 компл.

	
	Трубопроводы из отдельных труб на фланцевых соединениях, диаметр наружный 108 мм глубина ствола шахты:

	12-04-002-01
	      до 100 м
	5992,28 
	1361,55 
	3562,41 
	308,66 
	1068,32 
	145 

	12-04-002-02
	      до 200 м
	11683,39 
	2403,84 
	6984,48 
	607,33 
	2295,07 
	256 

	12-04-002-03
	      до 300 м
	18220,07 
	3802,95 
	10888,18 
	989,53 
	3528,94 
	405 

	12-04-002-04
	      до 400 м
	24218,47 
	4995,48 
	14464,31 
	1318,89 
	4758,68 
	532 

	12-04-002-05
	      до 500 м
	32253,49 
	6835,92 
	19416,19 
	1876,24 
	6001,38 
	728 

	Таблица 12-04-003. Трубопроводы из отдельных труб на фланцевых соединениях, диаметр наружный 159 мм 

   

	
	Измеритель: 1 компл.

	
	Трубопроводы из отдельных труб на фланцевых соединениях, диаметр наружный 159 мм глубина ствола шахты:

	12-04-003-01
	      до 100 м
	7404,18 
	1670,40 
	4487,85 
	403,29 
	1245,93 
	180 

	12-04-003-02
	      до 200 м
	14183,81 
	2951,04 
	8748,95 
	790,44 
	2483,82 
	318 

	12-04-003-03
	      до 300 м
	22790,12 
	4825,60 
	14065,39 
	1355,84 
	3899,13 
	520 

	12-04-003-04
	      до 400 м
	29947,90 
	6328,96 
	18477,35 
	1754,14 
	5141,59 
	682 

	12-04-003-05
	      до 500 м
	39809,75 
	8537,60 
	24709,19 
	2476,75 
	6562,96 
	920 

	12-04-003-06
	      до 600 м
	47328,29 
	10195,08 
	29489,50 
	2978,66 
	7643,71 
	1113 

	12-04-003-07
	      до 700 м
	61729,27 
	13959,84 
	38343,62 
	4077,71 
	9425,81 
	1524 

	12-04-003-08
	      до 800 м
	70531,02 
	15846,80 
	43842,85 
	4662,69 
	10841,37 
	1730 

	12-04-003-09
	      до 900 м
	85686,15 
	19803,92 
	53582,60 
	5994,18 
	12299,63 
	2162 

	Таблица 12-04-004. Трубопроводы из отдельных труб на фланцевых соединениях, диаметр наружный 219 мм 

   

	
	Измеритель: 1 компл.

	
	Трубопроводы из отдельных труб на фланцевых соединениях, диаметр наружный 219 мм глубина ствола шахты:

	12-04-004-01
	      до 100 м
	9107,75 
	2107,90 
	5549,86 
	501,64 
	1449,99 
	214 

	12-04-004-02
	      до 200 м
	17391,28 
	3794,76 
	10869,89 
	986,48 
	2726,63 
	381 

	12-04-004-03
	      до 300 м
	28442,17 
	6364,44 
	17562,03 
	1676,83 
	4515,70 
	639 

	12-04-004-04
	      до 400 м
	37852,56 
	8485,92 
	23401,06 
	2238,93 
	5965,58 
	852 

	12-04-004-05
	      до 500 м
	53715,55 
	12728,88 
	33528,15 
	3523,66 
	7458,52 
	1278 

	12-04-004-06
	      до 600 м
	64617,37 
	15398,16 
	40134,44 
	4181,75 
	9084,77 
	1546 

	12-04-004-07
	      до 700 м
	81945,45 
	19870,20 
	50999,18 
	5504,79 
	11076,07 
	1995 

	12-04-004-08
	      до 800 м
	93979,11 
	22489,68 
	58952,90 
	6330,93 
	12536,53 
	2258 

	12-04-004-09
	      до 900 м
	115567,72 
	28818,72 
	72678,43 
	8234,43 
	14070,57 
	2859 

	12-04-004-10
	      до 1000 м
	130112,99 
	32336,64 
	81568,15 
	9200,22 
	16208,20 
	3208 

	12-04-004-11
	      до 1200 м
	174146,15 
	45057,60 
	110204,16 
	13182,62 
	18884,39 
	4470 

	12-04-004-12
	      до 1400 м
	207255,99 
	54260,64 
	131837,80 
	15985,73 
	21157,55 
	5383 

	Таблица 12-04-005. Трубопроводы из отдельных труб на фланцевых соединениях, диаметр наружный 273 мм 

   

	
	Измеритель: 1 компл.

	
	Трубопроводы из отдельных труб на фланцевых соединениях, диаметр наружный 273 мм глубина ствола шахты:

	12-04-005-01
	      до 100 м
	10157,82 
	2521,60 
	6012,17 
	572,38 
	1624,05 
	256 

	12-04-005-02
	      до 200 м
	19318,21 
	4531,80 
	11548,77 
	1072,43 
	3237,64 
	455 

	12-04-005-03
	      до 300 м
	32355,18 
	7778,76 
	19864,52 
	2047,81 
	4711,90 
	781 

	12-04-005-04
	      до 400 м
	42844,97 
	10199,04 
	26312,13 
	2654,15 
	6333,80 
	1024 

	12-04-005-05
	      до 500 м
	59155,30 
	14710,92 
	36446,84 
	4010,46 
	7997,54 
	1477 

	12-04-005-06
	      до 600 м
	72350,07 
	17808,48 
	44908,60 
	4873,30 
	9632,99 
	1788 

	12-04-005-07
	      до 700 м
	96846,84 
	24929,88 
	60073,64 
	7016,89 
	11843,32 
	2503 

	12-04-005-08
	      до 800 м
	111298,76 
	28366,08 
	69446,52 
	8086,34 
	13486,16 
	2848 

	12-04-005-09
	      до 900 м
	131887,72 
	34043,28 
	82506,43 
	9849,62 
	15338,01 
	3418 

	12-04-005-10
	      до 1000 м
	150343,88 
	38863,92 
	92824,04 
	11001,86 
	18655,92 
	3902 

	12-04-005-11
	      до 1200 м
	201548,62 
	53983,20 
	125855,13 
	15715,14 
	21710,29 
	5420 

	12-04-005-12
	      до 1400 м
	239223,13 
	64481,04 
	150237,10 
	18959,21 
	24504,99 
	6474 

	Таблица 12-04-006. Трубопроводы из отдельных труб на фланцевых соединениях, диаметр наружный 325 мм 

   

	
	Измеритель: 1 компл.

	
	Трубопроводы из отдельных труб на фланцевых соединениях, диаметр наружный 325 мм глубина ствола шахты:

	12-04-006-01
	      до 100 м
	12525,59 
	3043,65 
	7620,03 
	761,78 
	1861,91 
	309 

	12-04-006-02
	      до 200 м
	24163,79 
	5547,72 
	14738,24 
	1436,19 
	3877,83 
	557 

	12-04-006-03
	      до 300 м
	39687,35 
	9471,96 
	24458,04 
	2512,24 
	5757,35 
	951 

	12-04-006-04
	      до 400 м
	53410,89 
	12569,52 
	33222,01 
	3392,72 
	7619,36 
	1262 

	12-04-006-05
	      до 500 м
	71687,26 
	17171,04 
	45001,59 
	4764,75 
	9514,63 
	1724 

	12-04-006-06
	      до 600 м
	86429,88 
	20925,96 
	54113,40 
	5725,98 
	11390,52 
	2101 

	12-04-006-07
	      до 700 м
	117572,82 
	29840,16 
	74363,06 
	8560,49 
	13369,60 
	2996 

	12-04-006-08
	      до 800 м
	134342,70 
	33804,24 
	85123,99 
	9793,80 
	15414,47 
	3394 

	12-04-006-09
	      до 900 м
	160253,79 
	41373,84 
	101513,29 
	12010,01 
	17366,66 
	4154 

	12-04-006-10
	      до 1000 м
	181085,89 
	46841,88 
	113813,59 
	13395,58 
	20430,42 
	4703 

	12-04-006-11
	      до 1100 м
	222867,41 
	59371,56 
	140847,71 
	17444,85 
	22648,14 
	5961 

	12-04-006-12
	      до 1200 м
	243534,39 
	64899,36 
	154075,35 
	19062,87 
	24559,68 
	6516 

	12-04-006-13
	      до 1400 м
	289634,93 
	77468,88 
	183428,31 
	22852,93 
	28737,74 
	7778 

	Таблица 12-04-007. Трубопроводы из отдельных труб на фланцевых соединениях, диаметр наружный 377 мм 

   

	
	Измеритель: 1 компл.

	
	Трубопроводы из отдельных труб на фланцевых соединениях, диаметр наружный 377 мм глубина ствола шахты:

	12-04-007-01
	      до 100 м
	13703,52 
	3426,24 
	8236,94 
	852,92 
	2040,34 
	344 

	12-04-007-02
	      до 200 м
	26300,00 
	6264,84 
	16131,15 
	1669,49 
	3904,01 
	629 

	12-04-007-03
	      до 300 м
	41780,03 
	10348,44 
	25968,24 
	2747,42 
	5463,35 
	1039 

	12-04-007-04
	      до 400 м
	56973,85 
	13714,92 
	35757,78 
	3730,64 
	7501,15 
	1377 

	12-04-007-05
	      до 500 м
	78804,68 
	19471,80 
	49742,33 
	5504,23 
	9590,55 
	1955 

	12-04-007-06
	      до 600 м
	94662,59 
	23674,92 
	59506,03 
	6591,94 
	11481,64 
	2377 

	12-04-007-07
	      до 700 м
	129040,14 
	33545,28 
	82009,41 
	9739,98 
	13485,45 
	3368 

	12-04-007-08
	      до 800 м
	147419,42 
	38017,32 
	93855,39 
	11141,25 
	15546,71 
	3817 

	12-04-007-09
	      до 900 м
	179195,94 
	47678,52 
	113971,09 
	13984,72 
	17546,33 
	4787 

	12-04-007-10
	      до 1000 м
	202060,61 
	53435,40 
	127833,10 
	15605,53 
	20792,11 
	5365 

	12-04-007-11
	      до 1200 м
	276868,02 
	75875,28 
	175887,11 
	22585,84 
	25105,63 
	7618 

	12-04-007-12
	      до 1400 м
	334763,20 
	92070,24 
	213404,95 
	27755,19 
	29288,01 
	9244 

	Таблица 12-04-008. Трубопроводы из сварных плетей, диаметр наружный 108 мм 

   

	
	Измеритель: 1 компл.

	
	Трубопроводы из сварных плетей, диаметр наружный 108 мм глубина ствола шахты:

	12-04-008-01
	      до 100 м
	5654,71 
	1379,00 
	3713,53 
	362,36 
	562,18 
	140 

	12-04-008-02
	      до 200 м
	10761,30 
	2403,40 
	7240,64 
	713,58 
	1117,26 
	244 

	12-04-008-03
	      до 300 м
	19199,27 
	4631,40 
	12871,45 
	1434,24 
	1696,42 
	465 

	12-04-008-04
	      до 400 м
	25493,02 
	6105,48 
	17127,05 
	1913,46 
	2260,49 
	613 

	12-04-008-05
	      до 500 м
	35996,13 
	9073,56 
	24068,12 
	2864,20 
	2854,45 
	911 

	Таблица 12-04-009. Трубопроводы из сварных плетей, диаметр наружный 159 мм 

   

	
	Измеритель: 1 компл.

	
	Трубопроводы из сварных плетей, диаметр наружный 159 мм глубина ствола шахты:

	12-04-009-01
	      до 100 м
	6255,32 
	1467,65 
	4217,59 
	389,54 
	570,08 
	149 

	12-04-009-02
	      до 200 м
	11845,11 
	2521,60 
	8191,63 
	759,78 
	1131,88 
	256 

	12-04-009-03
	      до 300 м
	21092,68 
	4850,52 
	14358,29 
	1513,14 
	1883,87 
	487 

	12-04-009-04
	      до 400 м
	27703,57 
	6354,48 
	18894,04 
	1968,39 
	2455,05 
	638 

	12-04-009-05
	      до 500 м
	38765,67 
	9412,20 
	26296,80 
	2936,00 
	3056,67 
	945 

	12-04-009-06
	      до 600 м
	46733,21 
	11521,44 
	31572,43 
	3531,22 
	3639,34 
	1143 

	12-04-009-07
	      до 700 м
	63004,49 
	16155,12 
	42411,46 
	5093,39 
	4437,91 
	1622 

	12-04-009-08
	      до 800 м
	69805,92 
	16593,36 
	48225,40 
	5738,95 
	4987,16 
	1666 

	12-04-009-09
	      до 900 м
	85986,22 
	22669,92 
	57666,51 
	7053,39 
	5649,79 
	2249 

	Таблица 12-04-010. Трубопроводы из сварных плетей, диаметр наружный 219 мм 

   

	
	Измеритель: 1 компл.

	
	Трубопроводы из сварных плетей, диаметр наружный 219 мм глубина ствола шахты:

	12-04-010-01
	      до 100 м
	7149,14 
	1595,70 
	4954,08 
	433,40 
	599,36 
	162 

	12-04-010-02
	      до 200 м
	15354,37 
	4314,30 
	9654,08 
	846,03 
	1385,99 
	438 

	12-04-010-03
	      до 300 м
	23471,17 
	5169,24 
	16331,16 
	1585,49 
	1970,77 
	519 

	12-04-010-04
	      до 400 м
	31184,53 
	6842,52 
	21770,44 
	2119,23 
	2571,57 
	687 

	12-04-010-05
	      до 500 м
	43287,52 
	9979,92 
	29941,16 
	3129,32 
	3366,44 
	1002 

	12-04-010-06
	      до 600 м
	51887,56 
	12091,44 
	35820,12 
	3679,83 
	3976,00 
	1214 

	12-04-010-07
	      до 700 м
	69703,59 
	17071,44 
	47824,43 
	5292,00 
	4807,72 
	1714 

	12-04-010-08
	      до 800 м
	80099,21 
	19302,48 
	55211,64 
	6078,85 
	5585,09 
	1938 

	12-04-010-09
	      до 900 м
	95419,34 
	23555,40 
	65626,47 
	7446,04 
	6237,47 
	2365 

	12-04-010-10
	      до 1000 м
	106605,08 
	26324,28 
	73255,83 
	8297,11 
	7024,97 
	2643 

	12-04-010-11
	      до 1200 м
	135962,96 
	34132,92 
	93232,68 
	10827,19 
	8597,36 
	3427 

	12-04-010-12
	      до 1400 м
	167376,18 
	43162,56 
	114186,70 
	13580,53 
	10026,92 
	4282 

	Таблица 12-04-011. Трубопроводы из сварных плетей, диаметр наружный 273 мм 

   

	
	Измеритель: 1 компл.

	
	Трубопроводы из сварных плетей, диаметр наружный 273 мм глубина ствола шахты:

	12-04-011-01
	      до 100 м
	8086,31 
	1912,32 
	5402,74 
	507,64 
	771,25 
	192 

	12-04-011-02
	      до 200 м
	14958,47 
	3256,92 
	10335,09 
	944,24 
	1366,46 
	327 

	12-04-011-03
	      до 300 м
	26125,08 
	6125,40 
	17843,11 
	1831,42 
	2156,57 
	615 

	12-04-011-04
	      до 400 м
	34483,00 
	8017,80 
	23702,21 
	2408,53 
	2762,99 
	805 

	12-04-011-05
	      до 500 м
	50291,66 
	12469,92 
	34236,96 
	3784,60 
	3584,78 
	1252 

	12-04-011-06
	      до 600 м
	61616,03 
	15129,24 
	42116,08 
	4604,48 
	4370,71 
	1519 

	12-04-011-07
	      до 700 м
	79793,89 
	20447,88 
	54300,35 
	6309,37 
	5045,66 
	2053 

	12-04-011-08
	      до 800 м
	92042,15 
	23256,60 
	62950,98 
	7280,80 
	5834,57 
	2335 

	12-04-011-09
	      до 900 м
	112267,62 
	29033,40 
	76550,74 
	9173,02 
	6683,48 
	2915 

	12-04-011-10
	      до 1000 м
	126334,16 
	32848,08 
	85663,96 
	10229,71 
	7822,12 
	3298 

	12-04-011-11
	      до 1200 м
	162387,64 
	43256,28 
	110178,64 
	13498,07 
	8952,72 
	4343 

	12-04-011-12
	      до 1400 м
	202123,30 
	54431,40 
	137430,26 
	17311,72 
	10261,64 
	5465 

	Таблица 12-04-012. Трубопроводы из сварных плетей, диаметр наружный 325 мм 

   

	
	Измеритель: 1 компл.

	
	Трубопроводы из сварных плетей, диаметр наружный 325 мм глубина ствола шахты:

	12-04-012-01
	      до 100 м
	8773,45 
	1979,85 
	6129,51 
	559,99 
	664,09 
	201 

	12-04-012-02
	      до 200 м
	16259,98 
	3358,85 
	11749,77 
	1032,62 
	1151,36 
	341 

	12-04-012-03
	      до 300 м
	28745,32 
	6424,20 
	19989,57 
	1891,90 
	2331,55 
	645 

	12-04-012-04
	      до 400 м
	38354,07 
	8545,68 
	26646,10 
	2523,59 
	3162,29 
	858 

	12-04-012-05
	      до 500 м
	55677,62 
	13107,36 
	38525,24 
	4003,17 
	4045,02 
	1316 

	12-04-012-06
	      до 600 м
	67562,15 
	15626,38 
	47051,33 
	4854,07 
	4884,44 
	1606 

	12-04-012-07
	      до 700 м
	88151,39 
	21613,20 
	60744,97 
	6657,99 
	5793,22 
	2170 

	12-04-012-08
	      до 800 м
	100646,60 
	24421,92 
	69586,24 
	7621,73 
	6638,44 
	2452 

	12-04-012-09
	      до 900 м
	122249,43 
	30754,08 
	83941,22 
	9551,00 
	7554,13 
	3051 

	12-04-012-10
	      до 1000 м
	136774,86 
	34332,12 
	93863,21 
	10649,42 
	8579,53 
	3447 

	12-04-012-11
	      до 1100 м
	160598,29 
	41353,92 
	109735,35 
	12812,94 
	9509,02 
	4152 

	12-04-012-12
	      до 1200 м
	176559,39 
	45823,68 
	120183,46 
	14013,45 
	10552,25 
	4546 

	12-04-012-13
	      до 1400 м
	218128,26 
	56821,80 
	149178,32 
	17896,88 
	12128,14 
	5705 

	Таблица 12-04-013. Трубопроводы из сварных плетей, диаметр наружный 377 мм 

   

	
	Измеритель: 1 компл.

	
	Трубопроводы из сварных плетей, диаметр наружный 325 мм глубина ствола шахты:

	12-04-013-01
	      до 100 м
	9381,68 
	2216,25 
	6492,13 
	606,99 
	673,30 
	225 

	12-04-013-02
	      до 200 м
	17674,51 
	3821,80 
	12683,37 
	1167,60 
	1169,34 
	388 

	12-04-013-03
	      до 300 м
	31104,81 
	7280,76 
	21461,66 
	2122,11 
	2362,39 
	731 

	12-04-013-04
	      до 400 м
	42472,12 
	9621,36 
	29648,88 
	2892,57 
	3201,88 
	966 

	12-04-013-05
	      до 500 м
	61830,54 
	14760,72 
	42969,32 
	4640,67 
	4100,50 
	1482 

	12-04-013-06
	      до 600 м
	74433,37 
	18027,60 
	51446,52 
	5560,88 
	4959,25 
	1810 

	12-04-013-07
	      до 700 м
	97951,55 
	24810,36 
	67252,87 
	7679,26 
	5888,32 
	2491 

	12-04-013-08
	      до 800 м
	111826,02 
	28057,32 
	77021,41 
	8790,45 
	6747,29 
	2817 

	12-04-013-09
	      до 900 м
	135225,18 
	34959,60 
	92586,85 
	10916,80 
	7678,73 
	3510 

	12-04-013-10
	      до 1000 м
	151922,35 
	39463,20 
	103603,69 
	12176,70 
	8855,46 
	3915 

	12-04-013-11
	      до 1200 м
	193313,18 
	50766,12 
	131685,23 
	15796,71 
	10861,83 
	5097 

	12-04-013-12
	      до 1400 м
	239006,59 
	63415,32 
	163100,04 
	20062,05 
	12491,23 
	6367 

	Раздел 2. ТРУБОПРОВОДЫ СТАЛЬНЫЕ В ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И НАКЛОННЫХ ВЫРАБОТКАХ 

   

	Таблица 12-04-017. Трубопроводы водоотлива, футерованные бетоном 

   

	
	Измеритель: 100 м

	12-04-017-01
	Трубопровод водоотлива стальной в горизонтальных и наклонных выработках, футерованный бетоном, диаметр труб наружный 219-325 мм
	32923,20 
	2721,60 
	30023,16 
	1403,15 
	178,44 
	270 

	Таблица 12-04-018. Трубопроводы на фланцевых соединениях, диаметр условный 100 мм 

   

	
	Измеритель: 100 м

	
	Трубопроводы в горизонтальных и наклонных выработках на фланцевых соединениях, диаметр условный 100 мм, давление условное до 6,4 МПа, длина труб:

	12-04-018-01
	      до 4 м
	6953,24 
	1976,64 
	2776,27 
	96,68 
	2200,33 
	213 

	12-04-018-02
	      до 6 м
	5695,43 
	1722,08 
	2607,91 
	95,52 
	1365,44 
	188 

	12-04-018-03
	      до 8 м
	5198,68 
	1657,96 
	2506,16 
	93,84 
	1034,56 
	181 

	12-04-018-04
	      до 12,5 м
	4406,67 
	1310,80 
	2400,75 
	93,04 
	695,12 
	145 

	Таблица 12-04-019. Трубопроводы на фланцевых соединениях, диаметр условный 150 мм 

   

	
	Измеритель: 100 м

	
	Трубопроводы в горизонтальных и наклонных выработках на фланцевых соединениях, диаметр условный 150 мм, давление условное до 6,4 МПа, длина труб:

	12-04-019-01
	      до 4 м
	10086,44 
	2610,42 
	3773,93 
	127,14 
	3702,09 
	278 

	12-04-019-02
	      до 6 м
	8175,28 
	2171,52 
	3470,34 
	124,41 
	2533,42 
	234 

	12-04-019-03
	      до 8 м
	6934,83 
	1763,20 
	3305,58 
	122,27 
	1866,05 
	190 

	12-04-019-04
	      до 12,5 м
	5894,65 
	1575,52 
	3119,18 
	120,74 
	1199,95 
	172 

	Таблица 12-04-020. Трубопроводы на фланцевых соединениях, диаметр условный 200 мм 

   

	
	Измеритель: 100 м

	
	Трубопроводы в горизонтальных и наклонных выработках на фланцевых соединениях, диаметр условный 200 мм, давление условное до 6,4 МПа, длина труб:

	12-04-020-01
	      до 4 м
	13311,17 
	3347,12 
	5073,52 
	176,21 
	4890,53 
	344 

	12-04-020-02
	      до 6 м
	10825,38 
	2760,94 
	4677,02 
	173,00 
	3387,42 
	287 

	12-04-020-03
	      до 8 м
	9441,05 
	2443,48 
	4440,50 
	169,30 
	2557,07 
	254 

	12-04-020-04
	      до 12,5 м
	7863,93 
	1938,00 
	4207,07 
	168,19 
	1718,86 
	204 

	Таблица 12-04-021. Трубопроводы на фланцевых соединениях, диаметр условный 250 мм 

   

	
	Измеритель: 100 м

	
	Трубопроводы в горизонтальных и наклонных выработках на фланцевых соединениях, диаметр условный 250 мм, давление условное до 6,4 МПа, длина труб:

	12-04-021-01
	      до 4 м
	15534,99 
	3989,30 
	5818,00 
	207,62 
	5727,69 
	410 

	12-04-021-02
	      до 6 м
	12517,72 
	3279,01 
	5346,35 
	203,82 
	3892,36 
	337 

	12-04-021-03
	      до 8 м
	11018,96 
	2866,76 
	5092,08 
	200,77 
	3060,12 
	298 

	12-04-021-04
	      до 12,5 м
	8930,08 
	2260,70 
	4779,14 
	197,35 
	1890,24 
	235 

	Таблица 12-04-022. Трубопроводы на фланцевых соединениях, диаметр условный 300 мм 

   

	
	Измеритель: 100 м

	
	Трубопроводы в горизонтальных и наклонных выработках на фланцевых соединениях, диаметр условный 300 мм, условное давление условное до 6,4 МПа, длина труб:

	12-04-022-01
	      до 4 м
	19144,65 
	4616,64 
	7094,55 
	250,81 
	7433,46 
	458 

	12-04-022-02
	      до 6 м
	15355,69 
	3794,70 
	6462,64 
	244,38 
	5098,35 
	390 

	12-04-022-03
	      до 8 м
	13393,07 
	3327,66 
	6130,00 
	240,35 
	3935,41 
	342 

	12-04-022-04
	      до 12,5 м
	10717,76 
	2549,30 
	5737,55 
	236,38 
	2430,91 
	265 

	Таблица 12-04-023. Трубопроводы на быстроразъемных соединениях, диаметр условный 100 мм 

   

	
	Измеритель: 100 м

	
	Трубопроводы в горизонтальных и наклонных выработках на быстроразъемных соединениях, диаметр условный 100 мм, давление условное:

	12-04-023-01
	      до 4 МПа, длина труб до 6 м
	6295,58 
	1985,50 
	2609,77 
	92,01 
	1700,31 
	209 

	12-04-023-02
	      до 4 МПа, длина труб до 12,5 м
	4722,97 
	1483,62 
	2375,98 
	89,91 
	863,37 
	158 

	12-04-023-03
	      до 10 МПа, длина труб до 6 м
	6629,78 
	2244,21 
	2680,09 
	96,00 
	1705,48 
	239 

	12-04-023-04
	      до 10 МПа, длина труб до 12,5 м
	4843,73 
	1539,96 
	2439,27 
	93,60 
	864,50 
	164 

	Таблица 12-04-024. Трубопроводы на быстроразъемных соединениях, диаметр условный 150 мм 

   

	
	Измеритель: 100 м

	
	Трубопроводы в горизонтальных и наклонных выработках на быстроразъемных соединениях, диаметр условный 150 мм, давление условное:

	12-04-024-01
	      до 4 МПа, длина труб до 6 м
	8203,94 
	2261,00 
	3407,73 
	119,92 
	2535,21 
	238 

	12-04-024-02
	      до 4 МПа, длина труб до 12,5 м
	5899,71 
	1633,86 
	3064,73 
	117,22 
	1201,12 
	174 

	12-04-024-03
	      до 10 МПа, длина труб до 6 м
	8183,33 
	2328,04 
	3483,54 
	127,50 
	2371,75 
	242 

	12-04-024-04
	      до 10 МПа, длина труб до 12,5 м
	5899,00 
	1691,00 
	3170,54 
	124,87 
	1037,46 
	178 

	Таблица 12-04-025. Трубопроводы на быстроразъемных соединениях, диаметр условный 200 мм 

   

	
	Измеритель: 100 м

	
	Трубопроводы в горизонтальных и наклонных выработках на быстроразъемных соединениях, диаметр условный 200 мм, давление условное:

	12-04-025-01
	      до 4 МПа, длина труб до 6 м
	10531,83 
	2645,50 
	4501,22 
	162,91 
	3385,11 
	275 

	12-04-025-02
	      до 4 МПа, длина труб до 12,5 м
	7629,04 
	1852,50 
	4059,39 
	159,60 
	1717,15 
	195 

	12-04-025-03
	      до 10 МПа, длина труб до 6 м
	11152,57 
	2809,04 
	4790,35 
	177,58 
	3553,18 
	292 

	12-04-025-04
	      до 10 МПа, длина труб до 12,5 м
	8017,18 
	1966,50 
	4331,25 
	174,36 
	1719,43 
	207 

	Таблица 12-04-026. Трубопроводы на быстроразъемных соединениях, диаметр условный 250 мм 

   

	
	Измеритель: 100 м

	
	Трубопроводы в горизонтальных и наклонных выработках на быстроразъемных соединениях, диаметр условный 250 мм, давление условное:

	12-04-026-01
	      до 4 МПа, длина труб до 6 м
	11939,90 
	2982,20 
	5071,28 
	187,94 
	3886,42 
	310 

	12-04-026-02
	      до 4 МПа, длина труб до 12,5 м
	8484,60 
	2052,00 
	4546,53 
	184,08 
	1886,07 
	216 

	12-04-026-03
	      до 10 МПа, длина труб до 6 м
	12976,18 
	3230,36 
	5360,03 
	200,27 
	4385,79 
	332 

	12-04-026-04
	      до 10 МПа, длина труб до 12,5 м
	9068,41 
	2223,00 
	4791,12 
	196,24 
	2054,29 
	234 

	Таблица 12-04-027. Трубопроводы на быстроразъемных соединениях, диаметр условный 300 мм 

   

	
	Измеритель: 100 м

	
	Трубопроводы в горизонтальных и наклонных выработках на быстроразъемных соединениях, диаметр условный 300 мм, давление условное:

	12-04-027-01
	      до 4 МПа, длина труб до 6 м
	14671,50 
	3405,50 
	6175,43 
	230,01 
	5090,57 
	350 

	12-04-027-02
	      до 4 МПа, длина труб до 12,5 м
	10198,78 
	2289,56 
	5483,51 
	222,64 
	2425,71 
	238 

	12-04-027-03
	      до 10 МПа, длина труб до 6 м
	15687,98 
	3668,21 
	6759,15 
	259,58 
	5260,62 
	377 

	12-04-027-04
	      до 10 МПа, длина труб до 12,5 м
	10961,02 
	2500,61 
	6030,48 
	252,37 
	2429,93 
	257 

	Таблица 12-04-028. Трубопроводы на быстроразъемных соединениях, диаметр условный 350 мм 

   

	
	Измеритель: 100 м

	
	Трубопроводы в горизонтальных и наклонных выработках на быстроразъемных соединениях, диаметр условный 350 мм, давление условное:

	12-04-028-01
	      до 4 МПа, длина труб до 6 м
	15278,57 
	3600,10 
	6748,81 
	263,03 
	4929,66 
	370 

	12-04-028-02
	      до 4 МПа, длина труб до 12,5 м
	10895,40 
	2433,86 
	6032,94 
	254,44 
	2428,60 
	253 

	12-04-028-03
	      до 10 МПа, длина труб до 6 м
	16552,37 
	3882,27 
	7405,19 
	296,89 
	5264,91 
	399 

	12-04-028-04
	      до 10 МПа, длина труб до 12,5 м
	11748,95 
	2656,29 
	6659,61 
	288,65 
	2433,05 
	273 

	Раздел 3. ТРУБОПРОВОДЫ СТАЛЬНЫЕ ВОДООТЛИВНЫХ УСТАНОВОК 

   

	Таблица 12-04-033. Трубопроводы насосной камеры, футерованные бетоном 

   

	
	Измеритель: 100 м

	12-04-033-01
	Трубопровод насосной камеры стальной, футерованный бетоном, диаметр наружный 219-325 мм
	44850,40 
	4304,16 
	40420,07 
	1905,81 
	126,17 
	427 

	Таблица 12-04-034. Трубопроводы всасывания, футерованные бетоном, и арматура приемных колодцев 

   

	
	Измеритель: 100 м

	
	Трубопровод всасывания стальной, футерованный бетоном, и арматура приемных колодцев, диаметр труб наружный:

	12-04-034-01
	      219 мм
	13482,04 
	1108,80 
	12299,26 
	560,87 
	73,98 
	110 

	12-04-034-02
	      273-325 мм
	24980,82 
	1874,88 
	23016,58 
	1068,47 
	89,36 
	186 

	Таблица 12-04-035. Трубопроводы водоотливной установки на 5 агрегатов 

   

	
	Измеритель: 1 компл.

	
	Трубопроводы водоотливной установки на 5 агрегатов на быстроразъемных соединениях, диаметр условный:

	12-04-035-01
	      100 мм, давление условное 2,5 МПа, масса комплекта 0,41 т, длина 60 м
	2960,17 
	839,97 
	1303,42 
	47,08 
	816,78 
	91,7 

	12-04-035-02
	      100 мм, давление условное 10 МПа, масса комплекта 1,2 т, длина 25 м
	3800,69 
	1098,63 
	969,49 
	29,37 
	1732,57 
	117 

	12-04-035-03
	      200 мм, давление условное 10 МПа, масса комплекта 11,22 т, длина 55 м
	8959,03 
	2841,16 
	3769,81 
	168,94 
	2348,06 
	292 

	12-04-035-04
	      250 мм, давление условное 10 МПа, масса комплекта 34,47 т, длина 162 м
	18871,91 
	4659,05 
	10800,16 
	510,80 
	3412,70 
	473 

	12-04-035-05
	      600 мм, давление условное 2,5 МПа, масса комплекта 3,86 т, длина 8 м
	4004,05 
	1693,02 
	1197,10 
	51,42 
	1113,93 
	174 

	Таблица 12-04-036. Трубопроводы водоотливной установки на 3 агрегата 

   

	
	Измеритель: 1 компл.

	
	Трубопроводы водоотливной установки на 3 агрегата на быстроразъемных соединениях, диаметр условный:

	12-04-036-01
	      100 мм, давление условное 2,5 МПа, масса комплекта 0,41 т, длина 60 м
	2499,92 
	763,94 
	921,50 
	31,20 
	814,48 
	83,4 

	12-04-036-02
	      100 мм, давление условное 10 МПа, масса комплекта 1,2 т, длина 25 м
	3393,19 
	1014,12 
	813,26 
	24,38 
	1565,81 
	108 

	12-04-036-03
	      200 мм, давление условное 10 МПа, масса комплекта 11,22 т, длина 55 м
	6811,25 
	2179,52 
	2815,54 
	120,04 
	1816,19 
	224 

	12-04-036-04
	      250 мм, давление условное 10 МПа, масса комплекта 34,47 т, длина 162 м
	14636,55 
	3551,45 
	8549,64 
	405,13 
	2535,46 
	365 

	12-04-036-05
	      600 мм, давление условное 2,5 МПа, масса комплекта 3,86 т, длина 8 м
	3184,69 
	1231,36 
	849,21 
	34,53 
	1104,12 
	128 

	Раздел 4. ТРУБОПРОВОДЫ ПРОХОДЧЕСКИЕ В СТВОЛЕ ШАХТЫ 

   

	Таблица 12-04-057. Трубопроводы проходческие стальные водоотлива, сжатого воздуха, цементации, спуска бетона, вентиляционные, дегазационные, подвешиваемые в стволе шахты на крепи или расстрелах и канатах 

   

	
	Измеритель: 100 м

	
	Трубопровод проходческий стальной водоотлива, сжатого воздуха, цементации, спуска бетона, вентиляционный, дегазационный, подвешиваемый в стволе шахты на крепи или расстрелах и канатах, диаметр труб наружный:

	12-04-057-01
	      60-83 мм
	1145,15 
	599,76 
	527,98 
	21,27 
	17,41 
	59,5 

	12-04-057-02
	      108 мм
	1419,40 
	645,12 
	686,90 
	30,89 
	87,38 
	64 

	12-04-057-03
	      127 мм
	1780,52 
	769,10 
	866,10 
	40,38 
	145,32 
	76,3 

	12-04-057-04
	      159 мм
	1932,97 
	769,10 
	1017,75 
	49,59 
	146,12 
	76,3 

	12-04-057-05
	      168 мм
	2098,09 
	792,29 
	1158,20 
	58,13 
	147,60 
	78,6 

	12-04-057-06
	      219 мм
	2911,10 
	1229,76 
	1431,44 
	66,26 
	249,90 
	122 

	12-04-057-07
	      500 мм
	2173,54 
	845,71 
	1091,14 
	50,68 
	236,69 
	83,9 

	12-04-057-08
	      600 мм
	2393,31 
	867,89 
	1288,28 
	62,74 
	237,14 
	86,1 

	12-04-057-09
	      700 мм
	2801,59 
	901,15 
	1662,64 
	85,64 
	237,80 
	89,4 

	12-04-057-10
	      800 мм
	3721,23 
	1169,28 
	2162,26 
	88,62 
	389,69 
	116 

	12-04-057-11
	      900-1000 мм
	4693,93 
	1552,32 
	2744,26 
	109,35 
	397,35 
	154 

	ОТДЕЛ 05. ТРУБОПРОВОДЫ МОЛОЧНЫХ, МОЛОЧНО-КОНСЕРВНЫХ, МАСЛОДЕЛЬНЫХ И СЫРОДЕЛЬНЫХ ЗАВОДОВ НА БЫСТРОРАЗЪЕМНЫХ СОЕДИНЕНИЯХ 

   

	Таблица 12-05-001. Молокопроводы городских молочных и молочно-консервных заводов из труб коррозионно-стойкой стали с готовыми фасонными деталями, арматурой и средствами крепления на условное давление 0,6 МПа 

   

	
	Измеритель: 10 м

	
	Молокопровод городских молочных и молочно-консервных заводов из труб коррозионно-стойкой стали с готовыми фасонными деталями, арматурой и средствами крепления на условное давление 0,6 МПа, диаметр труб наружный:

	12-05-001-01
	      38 мм
	1818,56 
	967,68 
	693,28 
	63,68 
	157,60 
	96 

	12-05-001-02
	      53 мм
	2454,93 
	1219,68 
	1034,71 
	108,61 
	200,54 
	121 

	12-05-001-03
	      80 мм
	3257,10 
	1461,60 
	1546,99 
	168,59 
	248,51 
	145 

	Таблица 12-05-002. Молокопроводы маслодельных заводов из труб коррозионно-стойкой стали с готовыми фасонными деталями, арматурой и средствами крепления на условное давление 0,6 Мпа 

   

	
	Измеритель: 10 м

	
	Молокопровод маслодельных заводов из труб коррозионно-стойкой стали с готовыми фасонными деталями, арматурой и средствами крепления на условное давление 0,6 Мпа, диаметр труб наружный:

	12-05-002-01
	      38 мм
	1586,06 
	849,74 
	590,27 
	51,70 
	146,05 
	84,3 

	12-05-002-02
	      53 мм
	1922,14 
	967,68 
	771,89 
	76,16 
	182,57 
	96 

	12-05-002-03
	      80 мм
	2730,82 
	1330,56 
	1159,42 
	118,28 
	240,84 
	132 

	Таблица 12-05-003. Молокопроводы сыродельных заводов из труб коррозионно-стойкой стали с готовыми фасонными деталями, арматурой и средствами крепления на условное давление 0,6 МПа 

   

	
	Измеритель: 10 м

	
	Молокопровод сыродельных заводов из труб коррозионно-стойкой стали с готовыми фасонными деталями, арматурой и средствами крепления на условное давление 0,6 МПа, диаметр труб наружный:

	12-05-003-01
	      38 мм
	1445,07 
	847,73 
	462,01 
	36,98 
	135,33 
	84,1 

	12-05-003-02
	      53 мм
	1551,61 
	847,73 
	550,63 
	49,47 
	153,25 
	84,1 

	12-05-003-03
	      80 мм
	2197,88 
	1098,72 
	885,54 
	82,79 
	213,62 
	109 

	ОТДЕЛ 07. ТРУБНЫЕ ПРОВОДКИ СИСТЕМ АВТОМАТИЗАЦИИ 

   

	Раздел 1. ТРУБНЫЕ ПРОВОДКИ ИЗ ТРУБ УГЛЕРОДИСТЫХ И НИЗКОЛЕГИРОВАННЫХ СТАЛЕЙ 

   

	Таблица 12-07-001. Трубные проводки из водогазопроводных труб 

   

	
	Измеритель: 1000 м

	
	Трубная проводка из водогазопроводных труб углеродистых и низколегированных сталей на соединениях:

	12-07-001-01
	      разъемных, диаметр условного прохода 25 мм
	33614,98 
	4465,44 
	20298,04 
	2456,63 
	8851,50 
	443 

	12-07-001-02
	      разъемных, диаметр условного прохода 50 мм
	43082,01 
	6027,84 
	27495,20 
	3758,74 
	9558,97 
	598 

	12-07-001-03
	      сварных, диаметр условного прохода 25 мм
	23317,24 
	3911,04 
	18515,86 
	2089,32 
	890,34 
	388 

	12-07-001-04
	      сварных, диаметр условного прохода 50 мм
	32104,89 
	5251,68 
	25812,16 
	3392,93 
	1041,05 
	521 

	Таблица 12-07-002. Трубные проводки из бесшовных труб на условное давление до 10 МПа 

   

	
	Измеритель: 1000 м

	
	Трубная проводка из бесшовных труб углеродистых и низколегированных сталей на условное давление до 10 МПа на соединениях:

	12-07-002-01
	      разъемных, диаметр наружный 10 мм
	17737,12 
	3134,88 
	14164,17 
	1341,81 
	438,07 
	311 

	12-07-002-02
	      разъемных, диаметр наружный 22 мм
	21077,28 
	3911,04 
	16391,33 
	1749,52 
	774,91 
	388 

	12-07-002-03
	      сварных, диаметр наружный 10 мм
	17717,90 
	2913,12 
	14362,38 
	1341,81 
	442,40 
	289 

	12-07-002-04
	      сварных, диаметр наружный 22 мм
	21510,27 
	3578,40 
	17136,14 
	1834,56 
	795,73 
	355 

	Таблица 12-07-003. Трубные проводки из бесшовных труб на условное давление свыше 10 МПа 

   

	
	Измеритель: 1000 м

	
	Трубная проводка из бесшовных труб углеродистых и низколегированных сталей на условное давление свыше 10 МПа на соединениях:

	12-07-003-01
	      разъемных, диаметр наружный 15 мм
	30698,72 
	1784,16 
	9261,95 
	425,67 
	19652,61 
	177 

	12-07-003-02
	      разъемных, диаметр наружный 35 мм
	25671,49 
	1995,84 
	9791,36 
	458,29 
	13884,29 
	198 

	12-07-003-03
	      сварных, диаметр наружный 15 мм
	30828,82 
	1915,20 
	9323,89 
	425,67 
	19589,73 
	190 

	12-07-003-04
	      сварных, диаметр наружный 35 мм
	25538,75 
	1874,88 
	9878,04 
	458,29 
	13785,83 
	186 

	Таблица 12-07-004. Трубные проводки из стальных труб и труб из цветных металлов, прокладываемые блоками 

   

	
	Измеритель: 1000 м труб в блоке

	
	Проводка трубная, прокладываемая блоками, из труб диаметром 10 мм:

	12-07-004-01
	      стальных из углеродистых и низколегированных сталей
	14590,37 
	2751,84 
	9972,26 
	559,28 
	1866,27 
	273 

	12-07-004-02
	      цветных металлов
	15101,41 
	1683,36 
	11131,30 
	697,65 
	2286,75 
	167 

	Раздел 2. ТРУБНЫЕ ПРОВОДКИ ИЗ ТРУБ ЛЕГИРОВАННЫХ И КОРРОЗИОННО-СТОЙКИХ СТАЛЕЙ 

   

	Таблица 12-07-015. Трубные проводки из бесшовных труб на условное давление до 10 МПа 

   

	
	Измеритель: 1000 м

	
	Трубная проводка из бесшовных труб легированных и коррозионно-стойких сталей на условное давление до 10 МПа на соединениях:

	12-07-015-01
	      разъемных, диаметр наружный 10 мм
	16796,96 
	3134,88 
	13018,41 
	1104,06 
	643,67 
	311 

	12-07-015-02
	      разъемных, диаметр наружный 22 мм
	20130,97 
	3971,52 
	15142,21 
	1448,27 
	1017,24 
	394 

	12-07-015-03
	      сварных, диаметр наружный 10 мм
	20390,87 
	3507,84 
	16046,68 
	1512,85 
	836,35 
	348 

	12-07-015-04
	      сварных, диаметр наружный 22 мм
	25284,60 
	4455,36 
	19395,45 
	2023,98 
	1433,79 
	442 

	Таблица 12-07-016. Трубные проводки систем обогрева 

   

	
	Измеритель: 1000 м

	12-07-016-01
	Проводка трубная систем обогрева из труб легированных и коррозионно-стойких сталей, диаметр наружный 22 мм
	9631,68 
	901,15 
	8672,19 
	346,12 
	58,34 
	89,4 

	Раздел 3. ТРУБНЫЕ ПРОВОДКИ ИЗ ТРУБ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ 

   

	Таблица 12-07-027. Трубные проводки из труб цветных металлов 

   

	
	Измеритель: 100 м

	12-07-027-01
	Проводка трубная из труб цветных металлов, диаметр наружный 10 мм
	1126,27 
	336,67 
	374,99 
	37,71 
	414,61 
	33,4 

	Раздел 4. ТРУБНЫЕ ПРОВОДКИ ИЗ ПЛАСТМАССОВЫХ ТРУБ И ПНЕВМАТИЧЕСКИХ КАБЕЛЕЙ, КОРОБКИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ ПНЕВМОКАБЕЛЕЙ КС-7 И КС-14 

   

	Таблица 12-07-038. Трубные проводки из пластмассовых труб по металлоконструкциям в защитных трубах, по лоткам и в коробах 

   

	
	Измеритель: 1000 м

	12-07-038-01
	Трубная проводка из пластмассовых труб по металлоконструкциям в защитных трубах, по лоткам и в коробах, диаметр труб условный 10 мм
	1401,58 
	1128,96 
	110,76 
	6,78 
	161,86 
	112 

	Таблица 12-07-039. Трубные проводки из пневматических кабелей с пластмассовыми трубами 

   

	
	Измеритель: 100 м

	12-07-039-01
	Проводка трубная из пневматических кабелей с пластмассовыми трубами и с заделкой концов
	674,15 
	311,47 
	354,06 
	33,96 
	8,62 
	30,9 

	Таблица 12-07-040. Коробки соединительные для пневматических линий 

   

	
	Измеритель: 1000 шт.

	
	Коробка соединительная для пневматических линий, типа:

	12-07-040-01
	      КС-7
	29757,15 
	21974,40 
	416,44 
	0,00 
	7366,31 
	2180 

	12-07-040-02
	      КС-14
	42909,78 
	32961,60 
	422,53 
	0,00 
	9525,65 
	3270 

	ОТДЕЛ 08. ТРУБОПРОВОДЫ И АРМАТУРА УСТАНОВОК АВТОМАТИЧЕСКОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ 

   

	Таблица 12-08-001. Трубопроводы дренчерных установок водяного и пенного пожаротушения из стальных труб, монтируемые из готовых узлов 

   

	
	Измеритель: 100 м

	
	Трубопровод дренчерных установок водяного и пенного пожаротушения из стальных труб, монтируемый из готовых узлов, диаметр условного прохода:

	12-08-001-01
	      40 мм
	1769,58 
	1270,08 
	383,95 
	7,99 
	115,55 
	126 

	12-08-001-02
	      50 мм
	1951,29 
	1360,80 
	433,28 
	10,57 
	157,21 
	135 

	12-08-001-03
	      100 мм
	2557,80 
	1532,16 
	863,45 
	24,53 
	162,19 
	152 

	12-08-001-04
	      150 мм
	3333,50 
	1945,44 
	1168,47 
	37,67 
	219,59 
	193 

	12-08-001-05
	      200 мм
	4280,62 
	2318,40 
	1554,86 
	57,72 
	407,36 
	230 

	12-08-001-06
	      250 мм
	4978,33 
	2701,44 
	1818,16 
	70,19 
	458,73 
	268 

	Таблица 12-08-002. Трубопроводы спринклерных установок водяного и пенного пожаротушения и побудительный из стальных труб, монтируемые из готовых узлов 

   

	
	Измеритель: 100 м

	
	Трубопровод спринклерных установок водяного и пенного пожаротушения и побудительный из стальных труб, монтируемый из готовых узлов, диаметр условного прохода:

	12-08-002-01
	      40 мм
	3006,22 
	1612,80 
	1259,32 
	95,78 
	134,10 
	160 

	12-08-002-02
	      50 мм
	3088,37 
	1622,88 
	1302,24 
	98,31 
	163,25 
	161 

	12-08-002-03
	      100 мм
	3944,67 
	1824,48 
	1952,15 
	134,47 
	168,04 
	181 

	12-08-002-04
	      150 мм
	5081,28 
	2318,40 
	2535,83 
	175,73 
	227,05 
	230 

	12-08-002-05
	      200 мм
	5925,51 
	2751,84 
	2899,24 
	193,50 
	274,43 
	273 

	12-08-002-06
	      250 мм
	6614,01 
	3124,80 
	3163,61 
	205,97 
	325,60 
	310 

	Таблица 12-08-003. Трубопроводы установок газового пожаротушения из стальных труб, монтируемые из готовых узлов 

   

	
	Измеритель: 1000 м

	
	Трубопровод установок газового пожаротушения из стальных труб, монтируемый из готовых узлов, диаметр условного прохода:

	12-08-003-01
	      10 мм
	22513,84 
	16692,48 
	4759,78 
	226,45 
	1061,58 
	1656 

	12-08-003-02
	      32 мм
	25237,79 
	18164,16 
	5862,18 
	283,88 
	1211,45 
	1802 

	12-08-003-03
	      50 мм
	30036,02 
	19383,84 
	8243,00 
	399,40 
	2409,18 
	1923 

	12-08-003-04
	      80 мм
	35241,38 
	22599,36 
	9046,90 
	431,17 
	3595,12 
	2242 

	Таблица 12-08-004. Трубопроводы в помещениях с подвесными потолками 

   

	
	Измеритель: 1000 м

	12-08-004-01
	Трубопровод спринклерных установок водяного пожаротушения и побудительный из стальных труб, монтируемый из готовых узлов в помещениях с подвесными потолками, диаметр условного прохода до 40 мм
	27969,70 
	19656,00 
	6585,83 
	237,15 
	1727,87 
	1950 

	12-08-004-02
	Трубопровод установок газового пожаротушения из стальных труб, монтируемый из готовых узлов в помещениях с подвесными потолками, диаметр условного прохода до 32 мм
	29085,12 
	20664,00 
	6997,66 
	283,88 
	1423,46 
	2050 

	Таблица 12-08-005. Оросители, насадки, генераторы пены 

   

	
	Измеритель: 100 шт.

	
	Оросители, насадки установок водяного и пенного пожаротушения:

	12-08-005-01
	      спринклерные
	527,94 
	450,58 
	9,06 
	0,54 
	68,30 
	44,7 

	12-08-005-02
	      спринклерные с декоративной розеткой
	649,04 
	571,54 
	6,78 
	0,41 
	70,72 
	56,7 

	
	Оросители, насадки установок водяного и пенного пожаротушения дренчерные, диаметр условного прохода:

	12-08-005-03
	      до 16 мм
	525,66 
	450,58 
	6,78 
	0,41 
	68,30 
	44,7 

	12-08-005-04
	      до 25 мм
	772,46 
	681,41 
	18,13 
	1,08 
	72,92 
	67,6 

	12-08-005-05
	      до 40 мм
	920,95 
	791,28 
	24,91 
	1,49 
	104,76 
	78,5 

	12-08-005-06
	      до 50 мм
	1044,42 
	901,15 
	36,32 
	2,17 
	106,95 
	89,4 

	
	Генераторы пены, диаметр условного прохода:

	12-08-005-07
	      до 50 мм
	2513,04 
	1975,68 
	276,29 
	6,64 
	261,07 
	196 

	12-08-005-08
	      до 75 мм
	3220,92 
	2419,20 
	394,49 
	12,47 
	407,23 
	240 

	12-08-005-09
	      до 100 мм
	4741,34 
	2963,52 
	1567,18 
	70,19 
	210,64 
	294 

	
	Оросители, насадки газового пожаротушения:

	12-08-005-10
	      без декоративной розетки
	584,95 
	450,58 
	6,78 
	0,41 
	127,59 
	44,7 

	12-08-005-11
	      с декоративной розеткой
	740,25 
	571,54 
	9,06 
	0,54 
	159,65 
	56,7 

	Таблица 12-08-006. Арматура тросовой побудительной системы 

   

	
	Измеритель: 100 шт.

	12-08-006-01
	Устройство ручного пуска, приспособление натяжения троса
	2776,29 
	2268,00 
	164,06 
	4,47 
	344,23 
	225 

	12-08-006-02
	Ролик натяжения троса
	1395,33 
	1128,96 
	125,86 
	1,36 
	140,51 
	112 

	
	Измеритель: 1000 м

	12-08-006-03
	Трос с замками тросовой системы
	4003,31 
	3628,80 
	27,19 
	1,63 
	347,32 
	360 

	Таблица 12-08-007. Разные работы 

   

	
	Измеритель: 100 м3

	12-08-007-01
	Приготовление раствора пенообразования и заполнения им пневмобака
	861,83 
	441,50 
	411,50 
	27,34 
	8,83 
	43,8 

	12-08-007-02
	Заполнение бака пенообразователем
	883,70 
	418,32 
	457,01 
	45,61 
	8,37 
	41,5 

	ОТДЕЛ 09. КОМПЕНСАТОРЫ И СМОТРОВЫЕ ФОНАРИ 

   

	Раздел 1. КОМПЕНСАТОРЫ СТАЛЬНЫЕ ЛИНЗОВЫЕ И САЛЬНИКОВЫЕ 

   

	Таблица 12-09-001. Компенсаторы стальные сальниковые двухсторонние на условное давление 1,6 МПа 

   

	
	Измеритель: 10 шт.

	
	Компенсатор стальной сальниковый двухсторонний на условное давление 1,6 МПа, диаметр условного прохода:

	12-09-001-01
	      100 мм
	1030,39 
	681,41 
	290,40 
	9,62 
	58,58 
	67,6 

	12-09-001-02
	      125-150 мм
	1948,36 
	1360,80 
	501,77 
	19,24 
	85,79 
	135 

	12-09-001-03
	      175-200 мм
	3206,30 
	2086,56 
	933,69 
	39,84 
	186,05 
	207 

	12-09-001-04
	      250-300 мм
	4640,37 
	2751,84 
	1589,43 
	69,38 
	299,10 
	273 

	12-09-001-05
	      350 мм
	5229,97 
	3185,28 
	1736,92 
	72,36 
	307,77 
	316 

	12-09-001-06
	      400 мм
	6533,65 
	3850,56 
	2178,92 
	91,60 
	504,17 
	382 

	12-09-001-07
	      450-500 мм
	9127,97 
	5423,04 
	3063,82 
	147,70 
	641,11 
	538 

	12-09-001-08
	      600 мм
	11388,05 
	6924,96 
	3674,45 
	177,23 
	788,64 
	687 

	12-09-001-09
	      700-800 мм
	16603,08 
	10281,60 
	5325,00 
	264,36 
	996,48 
	1020 

	12-09-001-10
	      900 мм
	17893,75 
	10684,80 
	6104,15 
	302,84 
	1104,80 
	1060 

	12-09-001-11
	      1000 мм
	20378,14 
	12096,00 
	6965,72 
	345,66 
	1316,42 
	1200 

	Раздел 2. КОМПЕНСАТОРЫ ВОЛНИСТЫЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТЫХ КАЧЕСТВЕННЫХ, ЛЕГИРОВАННЫХ, КОРРОЗИОННО-СТОЙКИХ И ЖАРОСТОЙКИХ СТАЛЕЙ 

   

	Таблица 12-09-022. Компенсаторы волнистые типа КВПТ из стали 20 на сварке до 3 волн на условное давление 6,4 МПа 

   

	
	Измеритель: 1 шт.

	
	Компенсатор волнистый типа КВПТ из стали 20 на сварке до 3 волн на условное давление 6,4 МПа, диаметр условного прохода:

	12-09-022-01
	      150 мм
	210,02 
	79,13 
	108,02 
	4,74 
	22,87 
	7,85 

	12-09-022-02
	      200 мм
	291,21 
	90,12 
	159,57 
	7,45 
	41,52 
	8,94 

	12-09-022-03
	      250-300 мм
	457,80 
	123,98 
	262,33 
	13,01 
	71,49 
	12,3 

	12-09-022-04
	      350-400 мм
	754,11 
	158,26 
	469,22 
	24,66 
	126,63 
	15,7 

	Таблица 12-09-023. Компенсаторы волнистые типа КВО или КВО5 из стали легированной, коррозионно-стойкой и жаростойкой на сварке до 3 волн на условное давление 2,5 МПа 

   

	
	Измеритель: 1 шт.

	
	Компенсатор волнистый типа КВО или КВО5 из стали легированной, коррозионно-стойкой и жаростойкой на сварке до 3 волн на условное давление 2,5 МПа, диаметр условного прохода:

	12-09-023-01
	      200 мм
	209,19 
	147,17 
	44,66 
	1,36 
	17,36 
	14,6 

	12-09-023-02
	      300 мм
	316,11 
	226,80 
	60,36 
	1,76 
	28,95 
	22,5 

	12-09-023-03
	      400 мм
	398,75 
	248,98 
	102,07 
	3,52 
	47,70 
	24,7 

	Таблица 12-09-024. Компенсаторы волнистые типа КВО, КВО5 и КВП из стали легированной, коррозионно-стойкой и жаростойкой на сварке от 4 волн на условное давление 2,5 МПа 

   

	
	Измеритель: 1 шт.

	
	Компенсатор волнистый типа КВО, КВО5 и КВП из стали легированной, коррозионно-стойкой и жаростойкой на сварке от 4 волн на условное давление 2,5 МПа, диаметр условного прохода:

	12-09-024-01
	      150 мм
	231,37 
	147,17 
	71,64 
	3,25 
	12,56 
	14,6 

	12-09-024-02
	      200 мм
	300,03 
	181,44 
	100,55 
	4,74 
	18,04 
	18 

	12-09-024-03
	      250-300 мм
	479,38 
	271,15 
	165,63 
	7,59 
	42,60 
	26,9 

	12-09-024-04
	      350-400 мм
	640,19 
	294,34 
	277,89 
	13,14 
	67,96 
	29,2 

	Таблица 12-09-025. Компенсаторы волнистые типа КВО или КВУ из стали легированной, коррозионно-стойкой и жаростойкой на сварке до 3 волн на условное давление 6,4 МПа 

   

	
	Измеритель: 1 шт.

	
	Компенсатор волнистый типа КВО или КВУ из стали легированной, коррозионно-стойкой и жаростойкой на сварке до 3 волн на условное давление 6,4 МПа, диаметр условного прохода:

	12-09-025-01
	      150 мм
	289,99 
	158,26 
	106,54 
	4,74 
	25,19 
	15,7 

	12-09-025-02
	      200 мм
	405,56 
	203,62 
	157,78 
	7,45 
	44,16 
	20,2 

	12-09-025-03
	      250-300 мм
	527,16 
	294,34 
	157,74 
	6,78 
	75,08 
	29,2 

	12-09-025-04
	      350-400 мм
	758,28 
	418,32 
	208,21 
	8,94 
	131,75 
	41,5 

	Таблица 12-09-026. Компенсаторы волнистые типа КВО или КВУ из стали 20 на фланцах до 3 волн на условное давление 1 МПа 

   

	
	Измеритель: 1 шт.

	
	Компенсатор волнистый типа КВО или КВУ из стали 20 на фланцах до 3 волн на условное давление 1 МПа, диаметр условного прохода:

	12-09-026-01
	      150 мм
	171,64 
	158,26 
	10,21 
	0,41 
	3,17 
	15,7 

	12-09-026-02
	      200 мм
	215,62 
	192,53 
	19,24 
	0,95 
	3,85 
	19,1 

	12-09-026-03
	      250-300 мм
	308,03 
	271,15 
	31,46 
	1,63 
	5,42 
	26,9 

	12-09-026-04
	      350-400 мм
	411,60 
	351,79 
	52,77 
	2,85 
	7,04 
	34,9 

	Таблица 12-09-027. Компенсаторы волнистые типа КВО и КВО5 из стали 20 на фланцах до 3 волн на условное давление 2,5 МПа 

   

	
	Измеритель: 1 шт.

	
	Компенсатор волнистый типа КВО и КВО5 из стали 20 на фланцах до 3 волн на условное давление 2,5 МПа, диаметр условного прохода:

	12-09-027-01
	      150 мм
	192,29 
	170,35 
	18,53 
	0,95 
	3,41 
	16,9 

	12-09-027-02
	      200 мм
	257,22 
	226,80 
	25,88 
	1,36 
	4,54 
	22,5 

	12-09-027-03
	      250-300 мм
	363,16 
	316,51 
	40,32 
	2,17 
	6,33 
	31,4 

	12-09-027-04
	      350-400 мм
	502,25 
	429,41 
	64,25 
	3,52 
	8,59 
	42,6 

	Таблица 12-09-028. Компенсаторы волнистые типа КВО и КВВ из стали 20 на фланцах до 3 волн на условное давление 6,4 МПа 

   

	
	Измеритель: 1 шт.

	
	Компенсатор волнистый типа КВО и КВВ из стали 20 на фланцах до 3 волн на условное давление 6,4 МПа, диаметр условного прохода:

	12-09-028-01
	      150 мм
	216,89 
	181,44 
	31,82 
	1,76 
	3,63 
	18 

	12-09-028-02
	      200 мм
	324,61 
	271,15 
	48,04 
	2,71 
	5,42 
	26,9 

	12-09-028-03
	      250-300 мм
	477,39 
	385,06 
	84,63 
	4,88 
	7,70 
	38,2 

	12-09-028-04
	      350-400 мм
	660,35 
	486,86 
	163,75 
	9,62 
	9,74 
	48,3 

	Таблица 12-09-029. Компенсаторы волнистые типа КВПФ из стали 20 на фланцах до 3 волн на условное давление 6,4 МПа 

   

	
	Измеритель: 1 шт.

	
	Компенсатор волнистый типа КВПФ из стали 20 на фланцах до 3 волн на условное давление 6,4 МПа, диаметр условного прохода:

	12-09-029-01
	      300 мм
	440,48 
	248,98 
	186,52 
	11,11 
	4,98 
	24,7 

	12-09-029-02
	      400 мм
	679,30 
	316,51 
	356,46 
	21,41 
	6,33 
	31,4 

	Таблица 12-09-030. Компенсаторы волнистые типа КВО, КВО5, КВВ и КВПФ из стали легированной, коррозионно-стойкой и жаростойкой на фланцах до 3 волн на условное давление 6,4 МПа 

   

	
	Измеритель: 1 шт.

	
	Компенсатор волнистый типа КВО, КВО5, КВВ и КВПФ из стали легированной, коррозионно-стойкой и жаростойкой на фланцах до 3 волн на условное давление 6,4 МПа, диаметр условного прохода:

	12-09-030-01
	      150 мм
	239,51 
	203,62 
	31,82 
	1,76 
	4,07 
	20,2 

	12-09-030-02
	      200 мм
	336,95 
	283,25 
	48,04 
	2,71 
	5,66 
	28,1 

	12-09-030-03
	      250-300 мм
	487,67 
	395,14 
	84,63 
	4,88 
	7,90 
	39,2 

	12-09-030-04
	      350-400 мм
	671,66 
	497,95 
	163,75 
	9,62 
	9,96 
	49,4 

	Таблица 12-09-031. Компенсаторы волнистые типа КВО и КВО5 из стали легированной, коррозионно-стойкой и жаростойкой на фланцах до 3 волн на условное давление 2,5 МПа 

   

	
	Измеритель: 1 шт.

	
	Компенсатор волнистый типа КВО и КВО5 из стали легированной, коррозионно-стойкой и жаростойкой на фланцах до 3 волн на условное давление 2,5 МПа, диаметр условного прохода:

	12-09-031-01
	      150 мм
	226,22 
	203,62 
	18,53 
	0,95 
	4,07 
	20,2 

	12-09-031-02
	      200 мм
	302,45 
	271,15 
	25,88 
	1,36 
	5,42 
	26,9 

	12-09-031-03
	      250-300 мм
	443,36 
	395,14 
	40,32 
	2,17 
	7,90 
	39,2 

	12-09-031-04
	      350-400 мм
	560,67 
	486,86 
	64,07 
	3,52 
	9,74 
	48,3 

	ОТДЕЛ 10. ЗАКЛАДНЫЕ И ОТБОРНЫЕ УСТРОЙСТВА СИСТЕМ АВТОМАТИЗАЦИИ 

   

	Раздел 1. ЗАКЛАДНЫЕ УСТРОЙСТВА СИСТЕМ АВТОМАТИЗАЦИИ 

   

	Таблица 12-10-001. Закладные устройства приборов 

   

	
	Измеритель: 100 шт.

	
	Бобышки, штуцеры на условное давление:

	12-10-001-01
	      до 10 МПа
	4331,58 
	659,23 
	488,14 
	0,00 
	3184,21 
	65,4 

	12-10-001-02
	      свыше 10 МПа
	3456,57 
	1199,52 
	1436,16 
	297,48 
	820,89 
	119 

	12-10-001-03
	Расширитель с бобышкой из углеродистой стали, диаметр корпуса расширителя до 108 мм на условное давление до 10 МПа для трубопроводов диаметром до 76 мм
	10588,28 
	3618,72 
	893,77 
	94,19 
	6075,79 
	359 

	
	Закладное устройство:

	12-10-001-04
	      для установки поверхностных приборов - прижим
	1442,66 
	1128,96 
	269,29 
	0,00 
	44,41 
	112 

	12-10-001-05
	      с фланцем на металлической стенке (аппаратов, трубопроводов)
	1222,42 
	714,67 
	329,75 
	0,00 
	178,00 
	70,9 

	12-10-001-06
	      в кирпичной кладке
	1155,02 
	1128,96 
	3,48 
	0,00 
	22,58 
	112 

	Таблица 12-10-002. Закладные и отборные устройства для приборов измерения давления и разрежения 

   

	
	Измеритель: 1000 шт.

	12-10-002-01
	Закладное устройство отбора давления идеальных газов
	13587,56 
	11289,60 
	1963,03 
	0,00 
	334,93 
	1120 

	12-10-002-02
	Устройство отборное для измерения разрежения чистых газов
	15674,87 
	11289,60 
	3832,06 
	0,00 
	553,21 
	1120 

	ОТДЕЛ 11. РАЗНЫЕ РАБОТЫ, СВЯЗАННЫЕ С МОНТАЖОМ ТРУБОПРОВОДОВ 

   

	Таблица 12-11-001. Предварительный подогрев сварных соединений труб 

   

	
	Измеритель: 1 стык

	
	Предварительный подогрев сварных соединений труб, диаметр наружный:

	12-11-001-01
	      14 мм
	75,05 
	6,05 
	55,64 
	3,39 
	13,36 
	0,6 

	12-11-001-02
	      18 мм
	75,05 
	6,05 
	55,64 
	3,39 
	13,36 
	0,6 

	12-11-001-03
	      25 мм
	75,05 
	6,05 
	55,64 
	3,39 
	13,36 
	0,6 

	12-11-001-04
	      32 мм
	75,56 
	6,55 
	55,64 
	3,39 
	13,37 
	0,65 

	12-11-001-05
	      38 мм
	75,92 
	6,55 
	56,00 
	3,39 
	13,37 
	0,65 

	12-11-001-06
	      45 мм
	75,92 
	6,55 
	56,00 
	3,39 
	13,37 
	0,65 

	12-11-001-07
	      57 мм
	75,92 
	6,55 
	56,00 
	3,39 
	13,37 
	0,65 

	12-11-001-08
	      76 мм
	76,65 
	7,26 
	56,00 
	3,39 
	13,39 
	0,72 

	12-11-001-09
	      89 мм
	77,23 
	7,66 
	56,18 
	3,39 
	13,39 
	0,76 

	12-11-001-10
	      108 мм
	99,77 
	30,54 
	55,38 
	3,39 
	13,85 
	3,03 

	12-11-001-11
	      133 мм
	102,19 
	30,54 
	55,38 
	3,39 
	16,27 
	3,03 

	12-11-001-12
	      159 мм
	104,60 
	30,54 
	55,38 
	3,39 
	18,68 
	3,03 

	12-11-001-13
	      219 мм
	112,95 
	33,77 
	55,38 
	3,39 
	23,80 
	3,35 

	12-11-001-14
	      273 мм
	121,74 
	35,99 
	55,38 
	3,39 
	30,37 
	3,57 

	12-11-001-15
	      325 мм
	128,98 
	38,10 
	55,38 
	3,39 
	35,50 
	3,78 

	12-11-001-16
	      377 мм
	137,87 
	41,43 
	55,38 
	3,39 
	41,06 
	4,11 

	12-11-001-17
	      426 мм
	143,23 
	42,54 
	55,38 
	3,39 
	45,31 
	4,22 

	12-11-001-18
	      530 мм
	157,39 
	44,65 
	55,38 
	3,39 
	57,36 
	4,43 

	12-11-001-19
	      630 мм
	171,85 
	49,09 
	55,38 
	3,39 
	67,38 
	4,87 

	12-11-001-20
	      820 мм
	203,27 
	59,98 
	55,38 
	3,39 
	87,91 
	5,95 

	12-11-001-21
	      1020 мм
	228,51 
	64,31 
	55,38 
	3,39 
	108,82 
	6,38 

	12-11-001-22
	      1220 мм
	257,09 
	70,86 
	55,38 
	3,39 
	130,85 
	7,03 

	Таблица 12-11-002. Сопутствующий подогрев сварных соединений труб 

   

	
	Измеритель: 1 стык

	
	Сопутствующий подогрев сварных соединений труб, диаметр наружный:

	12-11-002-01
	      14 мм
	68,94 
	5,54 
	55,56 
	3,39 
	7,84 
	0,55 

	12-11-002-02
	      18 мм
	68,94 
	5,54 
	55,56 
	3,39 
	7,84 
	0,55 

	12-11-002-03
	      25 мм
	68,94 
	5,54 
	55,56 
	3,39 
	7,84 
	0,55 

	12-11-002-04
	      32 мм
	69,23 
	5,75 
	55,64 
	3,39 
	7,84 
	0,57 

	12-11-002-05
	      38 мм
	69,23 
	5,75 
	55,64 
	3,39 
	7,84 
	0,57 

	12-11-002-06
	      45 мм
	69,23 
	5,75 
	55,64 
	3,39 
	7,84 
	0,57 

	12-11-002-07
	      57 мм
	69,23 
	5,75 
	55,64 
	3,39 
	7,84 
	0,57 

	12-11-002-08
	      76 мм
	69,73 
	6,15 
	55,73 
	3,39 
	7,85 
	0,61 

	12-11-002-09
	      89 мм
	69,94 
	6,35 
	55,73 
	3,39 
	7,86 
	0,63 

	12-11-002-10
	      108 мм
	92,00 
	28,32 
	55,38 
	3,39 
	8,30 
	2,81 

	12-11-002-11
	      133 мм
	96,57 
	28,32 
	55,38 
	3,39 
	12,87 
	2,81 

	12-11-002-12
	      159 мм
	101,82 
	28,32 
	55,38 
	3,39 
	18,12 
	2,81 

	12-11-002-13
	      219 мм
	107,89 
	30,54 
	55,38 
	3,39 
	21,97 
	3,03 

	12-11-002-14
	      273 мм
	111,73 
	31,65 
	55,38 
	3,39 
	24,70 
	3,14 

	12-11-002-15
	      325 мм
	118,07 
	33,77 
	55,38 
	3,39 
	28,92 
	3,35 

	12-11-002-16
	      377 мм
	123,45 
	35,99 
	55,38 
	3,39 
	32,08 
	3,57 

	12-11-002-17
	      426 мм
	126,23 
	35,99 
	55,38 
	3,39 
	34,86 
	3,57 

	12-11-002-18
	      530 мм
	134,01 
	37,09 
	55,38 
	3,39 
	41,54 
	3,68 

	12-11-002-19
	      630 мм
	145,50 
	41,43 
	55,38 
	3,39 
	48,69 
	4,11 

	12-11-002-20
	      820 мм
	165,43 
	48,99 
	55,38 
	3,39 
	61,06 
	4,86 

	12-11-002-21
	      1020 мм
	181,84 
	52,32 
	55,38 
	3,39 
	74,14 
	5,19 

	12-11-002-22
	      1220 мм
	268,97 
	56,65 
	55,38 
	3,39 
	156,94 
	5,62 

	Таблица 12-11-003. Термическая обработка сварных стыков трубопроводов 

   

	
	Измеритель: 1 стык

	
	Термическая обработка сварного стыка трубопроводов, диаметр наружный:

	12-11-003-01
	      14 мм
	159,13 
	34,88 
	68,50 
	3,39 
	55,75 
	3,46 

	12-11-003-02
	      18 мм
	159,13 
	34,88 
	68,50 
	3,39 
	55,75 
	3,46 

	12-11-003-03
	      25 мм
	159,13 
	34,88 
	68,50 
	3,39 
	55,75 
	3,46 

	12-11-003-04
	      32 мм
	165,81 
	41,43 
	68,50 
	3,39 
	55,88 
	4,11 

	12-11-003-05
	      38 мм
	172,49 
	47,98 
	68,50 
	3,39 
	56,01 
	4,76 

	12-11-003-06
	      45 мм
	172,49 
	47,98 
	68,50 
	3,39 
	56,01 
	4,76 

	12-11-003-07
	      57 мм
	189,15 
	64,31 
	68,50 
	3,39 
	56,34 
	6,38 

	12-11-003-08
	      76 мм
	189,15 
	64,31 
	68,50 
	3,39 
	56,34 
	6,38 

	12-11-003-09
	      89 мм
	196,96 
	71,97 
	68,50 
	3,39 
	56,49 
	7,14 

	12-11-003-10
	      108 мм
	523,80 
	101,10 
	365,63 
	3,39 
	57,07 
	10,03 

	12-11-003-11
	      133 мм
	538,38 
	100,30 
	365,84 
	3,39 
	72,24 
	9,95 

	12-11-003-12
	      159 мм
	545,59 
	100,30 
	365,84 
	3,39 
	79,45 
	9,95 

	12-11-003-13
	      219 мм
	574,05 
	102,82 
	366,15 
	3,39 
	105,08 
	10,2 

	12-11-003-14
	      273 мм
	628,33 
	104,83 
	376,13 
	3,39 
	147,37 
	10,4 

	12-11-003-15
	      325 мм
	653,90 
	106,85 
	376,40 
	3,39 
	170,65 
	10,6 

	12-11-003-16
	      377 мм
	638,92 
	108,86 
	376,66 
	3,39 
	153,40 
	10,8 

	12-11-003-17
	      426 мм
	679,88 
	108,86 
	381,81 
	3,39 
	189,21 
	10,8 

	12-11-003-18
	      530 мм
	756,72 
	114,91 
	396,89 
	3,39 
	244,92 
	11,4 

	12-11-003-19
	      630 мм
	804,40 
	120,96 
	397,10 
	3,39 
	286,34 
	12 

	12-11-003-20
	      820 мм
	912,28 
	126,00 
	407,24 
	3,39 
	379,04 
	12,5 

	12-11-003-21
	      1020 мм
	1003,48 
	132,05 
	407,55 
	3,39 
	463,88 
	13,1 

	12-11-003-22
	      1220 мм
	1179,90 
	137,09 
	417,75 
	3,39 
	625,06 
	13,6 

	Таблица 12-11-004. Протравка и промывка труб различными реактивами 

   

	
	Измеритель: 100 м

	
	Протравка и промывка труб различными реактивами, диаметр труб наружный:

	12-11-004-01
	      15-38 мм
	1992,22 
	227,81 
	1759,85 
	113,32 
	4,56 
	22,6 

	12-11-004-02
	      48 мм
	2206,89 
	342,72 
	1857,32 
	119,30 
	6,85 
	34 

	12-11-004-03
	      57 мм
	2567,95 
	342,72 
	2218,38 
	141,37 
	6,85 
	34 

	12-11-004-04
	      76 мм
	3174,72 
	452,59 
	2713,08 
	173,05 
	9,05 
	44,9 

	12-11-004-05
	      89 мм
	3920,18 
	451,58 
	3459,57 
	218,66 
	9,03 
	44,8 

	12-11-004-06
	      108 мм
	4672,64 
	572,54 
	4088,65 
	257,06 
	11,45 
	56,8 

	12-11-004-07
	      133-159 мм
	5892,72 
	683,42 
	5195,63 
	326,76 
	13,67 
	67,8 

	12-11-004-08
	      219-426 мм
	21964,63 
	2268,00 
	19651,27 
	1215,32 
	45,36 
	225 

	12-11-004-09
	      530-630 мм
	34831,18 
	2268,00 
	32517,82 
	2005,94 
	45,36 
	225 

	Таблица 12-11-005. Врезка трубопроводов условным давлением 2,5 МПа в действующие магистрали 

   

	
	Измеритель: 1 врезка

	
	Врезка трубопровода условным давлением 2,5 МПа в действующие магистрали, диаметр наружный врезаемой трубы:

	12-11-005-01
	      57 мм
	101,57 
	85,52 
	6,84 
	0,00 
	9,21 
	8 

	12-11-005-02
	      76 мм
	113,65 
	96,21 
	6,52 
	0,00 
	10,92 
	9 

	12-11-005-03
	      89 мм
	114,37 
	96,21 
	6,96 
	0,00 
	11,20 
	9 

	12-11-005-04
	      108 мм
	132,13 
	109,90 
	8,53 
	0,00 
	13,70 
	10 

	12-11-005-05
	      133 мм
	157,28 
	131,88 
	10,20 
	0,00 
	15,20 
	12 

	12-11-005-06
	      159 мм
	201,38 
	169,50 
	14,61 
	0,00 
	17,27 
	15 

	12-11-005-07
	      219 мм
	303,81 
	252,12 
	23,96 
	0,00 
	27,73 
	22 

	12-11-005-08
	      273 мм
	361,82 
	297,96 
	28,06 
	0,00 
	35,80 
	26 

	12-11-005-09
	      325 мм
	443,15 
	366,72 
	32,51 
	0,00 
	43,92 
	32 

	12-11-005-10
	      377 мм
	456,99 
	366,72 
	34,82 
	0,00 
	55,45 
	32 

	12-11-005-11
	      426 мм
	587,70 
	469,86 
	48,38 
	0,00 
	69,46 
	41 

	Таблица 12-11-006. Присоединение трубопроводов условным давлением до 2,5 МПа к действующей магистрали 

   

	
	Измеритель: 1 присоединение

	
	Присоединение трубопровода условным давлением до 2,5 МПа к действующей магистрали, диаметр наружный присоединяемой трубы:

	12-11-006-01
	      57 мм
	87,04 
	75,88 
	4,22 
	0,00 
	6,94 
	7 

	12-11-006-02
	      76 мм
	105,78 
	91,68 
	5,20 
	0,00 
	8,90 
	8 

	12-11-006-03
	      89 мм
	106,63 
	91,68 
	5,56 
	0,00 
	9,39 
	8 

	12-11-006-04
	      108 мм
	160,03 
	137,52 
	11,04 
	0,00 
	11,47 
	12 

	12-11-006-05
	      133 мм
	162,50 
	137,52 
	12,20 
	0,00 
	12,78 
	12 

	12-11-006-06
	      159 мм
	243,15 
	206,28 
	21,55 
	0,00 
	15,32 
	18 

	12-11-006-07
	      219 мм
	330,56 
	275,04 
	32,83 
	0,00 
	22,69 
	24 

	12-11-006-08
	      273 мм
	388,27 
	320,88 
	36,45 
	0,00 
	30,94 
	28 

	12-11-006-09
	      325 мм
	458,37 
	378,18 
	43,50 
	0,00 
	36,69 
	33 

	12-11-006-10
	      377 мм
	497,67 
	401,10 
	47,88 
	0,00 
	48,69 
	35 

	12-11-006-11
	      426 мм
	662,47 
	538,62 
	62,29 
	0,00 
	61,56 
	47 

	12-11-006-12
	      530 мм
	652,16 
	538,62 
	62,04 
	0,00 
	51,50 
	47 

	12-11-006-13
	      630 мм
	759,30 
	630,30 
	70,72 
	0,00 
	58,28 
	55 

	12-11-006-14
	      720 мм
	889,17 
	733,44 
	80,56 
	0,00 
	75,17 
	64 

	12-11-006-15
	      820 мм
	1094,89 
	893,88 
	105,02 
	0,00 
	95,99 
	78 

	12-11-006-16
	      1020 мм
	1360,11 
	1123,08 
	128,40 
	0,00 
	108,63 
	98 

	12-11-006-17
	      1220 мм
	1655,78 
	1352,28 
	161,86 
	0,00 
	141,64 
	118 

	12-11-006-18
	      1420 мм
	2238,74 
	1787,76 
	224,11 
	0,00 
	226,87 
	156 

	12-11-006-19
	      1620 мм
	2559,63 
	2039,88 
	260,83 
	0,00 
	258,92 
	178 

	ОТДЕЛ 12. АРМАТУРА ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ 

   

	Раздел 1. АРМАТУРА ФЛАНЦЕВАЯ, ПРИВАРНАЯ, МУФТОВАЯ 

   

	Таблица 12-12-001. Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа 

   

	
	Измеритель: 1 шт.

	
	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода:

	12-12-001-01
	      10 мм
	32,36 
	30,24 
	0,00 
	0,00 
	2,12 
	3 

	12-12-001-02
	      15 мм
	32,36 
	30,24 
	0,00 
	0,00 
	2,12 
	3 

	12-12-001-03
	      20 мм
	32,73 
	30,24 
	0,00 
	0,00 
	2,49 
	3 

	12-12-001-04
	      25 мм
	32,73 
	30,24 
	0,00 
	0,00 
	2,49 
	3 

	12-12-001-05
	      32 мм
	35,16 
	32,26 
	0,00 
	0,00 
	2,90 
	3,2 

	12-12-001-06
	      40 мм
	37,57 
	32,26 
	0,87 
	0,00 
	4,44 
	3,2 

	12-12-001-07
	      50 мм
	87,01 
	35,18 
	46,61 
	4,61 
	5,22 
	3,49 

	12-12-001-08
	      65 мм
	136,13 
	43,95 
	84,27 
	8,40 
	7,91 
	4,36 

	12-12-001-09
	      80 мм
	139,09 
	43,95 
	86,49 
	8,54 
	8,65 
	4,36 

	12-12-001-10
	      100 мм
	147,53 
	45,06 
	88,70 
	8,67 
	13,77 
	4,47 

	12-12-001-11
	      125 мм
	217,77 
	59,37 
	140,69 
	13,82 
	17,71 
	5,89 

	12-12-001-12
	      150 мм
	222,19 
	59,37 
	142,91 
	13,96 
	19,91 
	5,89 

	12-12-001-13
	      200 мм
	314,72 
	78,02 
	197,98 
	19,24 
	38,72 
	7,74 

	12-12-001-14
	      250 мм
	425,62 
	95,56 
	276,71 
	26,56 
	53,35 
	9,48 

	12-12-001-15
	      300 мм
	544,48 
	115,42 
	355,04 
	34,01 
	74,02 
	11,45 

	12-12-001-16
	      350 мм
	660,69 
	142,83 
	433,77 
	41,33 
	84,09 
	14,17 

	12-12-001-17
	      400 мм
	723,30 
	159,36 
	447,69 
	41,33 
	116,25 
	15,81 

	12-12-001-18
	      500 мм
	1004,55 
	203,31 
	607,36 
	54,61 
	193,88 
	20,17 

	12-12-001-19
	      600 мм
	1326,78 
	258,25 
	781,83 
	70,87 
	286,70 
	25,62 

	12-12-001-20
	      800 мм
	2139,91 
	401,08 
	1286,97 
	118,16 
	451,86 
	39,79 

	12-12-001-21
	      1000 мм
	2498,78 
	494,42 
	1550,63 
	144,71 
	453,73 
	49,05 

	12-12-001-22
	      1200 мм
	3432,80 
	648,24 
	2114,92 
	192,00 
	669,64 
	64,31 

	Таблица 12-12-002. Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа 

   

	
	Измеритель: 1 шт.

	
	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода:

	12-12-002-01
	      10 мм
	44,77 
	42,34 
	0,00 
	0,00 
	2,43 
	4,2 

	12-12-002-02
	      15 мм
	44,77 
	42,34 
	0,00 
	0,00 
	2,43 
	4,2 

	12-12-002-03
	      20 мм
	46,84 
	42,34 
	0,87 
	0,00 
	3,63 
	4,2 

	12-12-002-04
	      25 мм
	46,84 
	42,34 
	0,87 
	0,00 
	3,63 
	4,2 

	12-12-002-05
	      32 мм
	137,16 
	52,72 
	80,24 
	7,99 
	4,20 
	5,23 

	12-12-002-06
	      40 мм
	171,20 
	52,72 
	112,05 
	11,11 
	6,43 
	5,23 

	12-12-002-07
	      50 мм
	254,50 
	67,03 
	177,96 
	17,75 
	9,51 
	6,65 

	12-12-002-08
	      65 мм
	264,36 
	69,25 
	178,83 
	17,75 
	16,28 
	6,87 

	12-12-002-09
	      80 мм
	266,23 
	70,36 
	178,83 
	17,75 
	17,04 
	6,98 

	12-12-002-10
	      100 мм
	405,90 
	94,45 
	283,68 
	28,05 
	27,77 
	9,37 

	12-12-002-11
	      125 мм
	400,19 
	100,80 
	271,49 
	26,56 
	27,90 
	10 

	12-12-002-12
	      150 мм
	549,26 
	126,00 
	377,68 
	36,99 
	45,58 
	12,5 

	12-12-002-13
	      200 мм
	715,89 
	154,22 
	487,74 
	47,29 
	73,93 
	15,3 

	12-12-002-14
	      250 мм
	898,67 
	186,48 
	631,75 
	60,57 
	80,44 
	18,5 

	12-12-002-15
	      300 мм
	1217,37 
	219,74 
	841,04 
	79,81 
	156,59 
	21,8 

	12-12-002-16
	      350 мм
	1412,51 
	241,92 
	931,95 
	88,62 
	238,64 
	24 

	12-12-002-17
	      400 мм
	1678,20 
	296,35 
	1142,12 
	109,35 
	239,73 
	29,4 

	12-12-002-18
	      500 мм
	2185,91 
	373,97 
	1570,66 
	147,70 
	241,28 
	37,1 

	Таблица 12-12-003. Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа 

   

	
	Измеритель: 1 шт.

	
	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода:

	12-12-003-01
	      32 мм
	49,23 
	44,35 
	1,74 
	0,00 
	3,14 
	4,4 

	12-12-003-02
	      40 мм
	51,64 
	44,35 
	2,61 
	0,00 
	4,68 
	4,4 

	12-12-003-03
	      50 мм
	54,27 
	45,36 
	3,48 
	0,00 
	5,43 
	4,5 

	12-12-003-04
	      65 мм
	65,87 
	53,42 
	4,35 
	0,00 
	8,10 
	5,3 

	12-12-003-05
	      80 мм
	193,41 
	58,26 
	126,21 
	11,92 
	8,94 
	5,78 

	12-12-003-06
	      100 мм
	244,68 
	60,48 
	170,12 
	16,26 
	14,08 
	6 

	12-12-003-07
	      125 мм
	343,13 
	81,35 
	243,63 
	23,58 
	18,15 
	8,07 

	12-12-003-08
	      150 мм
	347,07 
	81,35 
	245,37 
	23,58 
	20,35 
	8,07 

	12-12-003-09
	      200 мм
	445,45 
	99,99 
	306,30 
	29,54 
	39,16 
	9,92 

	12-12-003-10
	      250 мм
	592,85 
	126,00 
	412,89 
	39,84 
	53,96 
	12,5 

	12-12-003-11
	      300 мм
	730,68 
	143,14 
	512,97 
	47,29 
	74,57 
	14,2 

	12-12-003-12
	      350 мм
	875,34 
	175,39 
	615,21 
	57,59 
	84,74 
	17,4 

	12-12-003-13
	      400 мм
	1003,77 
	197,57 
	689,19 
	65,04 
	117,01 
	19,6 

	12-12-003-14
	      500 мм
	1233,14 
	246,96 
	791,43 
	75,34 
	194,75 
	24,5 

	12-12-003-15
	      600 мм
	1562,78 
	307,44 
	967,65 
	93,09 
	287,69 
	30,5 

	12-12-003-16
	      800 мм
	2498,02 
	472,75 
	1571,97 
	155,01 
	453,30 
	46,9 

	12-12-003-17
	      1000 мм
	2902,06 
	582,62 
	1863,95 
	184,69 
	455,49 
	57,8 

	12-12-003-18
	      1200 мм
	3859,05 
	735,84 
	2451,81 
	243,90 
	671,40 
	73 

	12-12-003-19
	      1400 мм
	4436,62 
	878,98 
	2883,38 
	288,07 
	674,26 
	87,2 

	Таблица 12-12-004. Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 10 МПа 

   

	
	Измеритель: 1 шт.

	
	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода:

	12-12-004-01
	      32 мм
	218,59 
	61,49 
	152,72 
	14,77 
	4,38 
	6,1 

	12-12-004-02
	      40 мм
	255,59 
	67,03 
	181,84 
	17,62 
	6,72 
	6,65 

	12-12-004-03
	      50 мм
	348,71 
	81,35 
	257,56 
	25,07 
	9,80 
	8,07 

	12-12-004-04
	      65 мм
	361,33 
	84,57 
	260,17 
	25,07 
	16,59 
	8,39 

	12-12-004-05
	      80 мм
	365,80 
	85,68 
	262,78 
	25,07 
	17,34 
	8,5 

	12-12-004-06
	      100 мм
	528,60 
	114,91 
	385,51 
	36,99 
	28,18 
	11,4 

	12-12-004-07
	      125 мм
	544,26 
	126,00 
	389,86 
	36,99 
	28,40 
	12,5 

	12-12-004-08
	      150 мм
	706,31 
	148,18 
	512,11 
	48,78 
	46,02 
	14,7 

	12-12-004-09
	      200 мм
	916,31 
	186,48 
	655,25 
	62,06 
	74,58 
	18,5 

	12-12-004-10
	      250 мм
	1099,23 
	219,74 
	798,39 
	75,34 
	81,10 
	21,8 

	12-12-004-11
	      300 мм
	1360,41 
	258,05 
	945,00 
	88,62 
	157,36 
	25,6 

	12-12-004-12
	      350 мм
	1573,82 
	280,22 
	1054,20 
	98,92 
	239,40 
	27,8 

	12-12-004-13
	      400 мм
	1877,01 
	340,70 
	1295,70 
	122,63 
	240,61 
	33,8 

	12-12-004-14
	      500 мм
	2030,47 
	423,36 
	1364,84 
	126,96 
	242,27 
	42 

	Таблица 12-12-005. Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа 

   

	
	Измеритель: 1 шт.

	
	Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода:

	12-12-005-01
	      10 мм
	43,26 
	36,29 
	3,83 
	0,00 
	3,14 
	3,6 

	12-12-005-02
	      15 мм
	46,57 
	37,30 
	4,98 
	0,00 
	4,29 
	3,7 

	12-12-005-03
	      20 мм
	47,99 
	37,30 
	4,98 
	0,00 
	5,71 
	3,7 

	12-12-005-04
	      25 мм
	49,41 
	37,30 
	4,98 
	0,00 
	7,13 
	3,7 

	12-12-005-05
	      32 мм
	53,15 
	39,31 
	5,43 
	0,00 
	8,41 
	3,9 

	12-12-005-06
	      40 мм
	57,39 
	40,32 
	7,10 
	0,00 
	9,97 
	4 

	12-12-005-07
	      50 мм
	98,91 
	43,95 
	51,05 
	4,47 
	3,91 
	4,36 

	12-12-005-08
	      65 мм
	147,99 
	52,72 
	90,06 
	8,40 
	5,21 
	5,23 

	12-12-005-09
	      80 мм
	153,11 
	54,94 
	92,27 
	8,54 
	5,90 
	5,45 

	12-12-005-10
	      100 мм
	161,70 
	59,37 
	95,21 
	8,54 
	7,12 
	5,89 

	12-12-005-11
	      125 мм
	231,76 
	74,69 
	148,18 
	13,69 
	8,89 
	7,41 

	12-12-005-12
	      150 мм
	249,13 
	83,46 
	154,94 
	13,69 
	10,73 
	8,28 

	12-12-005-13
	      200 мм
	336,14 
	106,85 
	214,88 
	19,24 
	14,41 
	10,6 

	12-12-005-14
	      250 мм
	459,13 
	143,14 
	287,86 
	25,07 
	28,13 
	14,2 

	12-12-005-15
	      300 мм
	564,37 
	165,31 
	366,44 
	32,52 
	32,62 
	16,4 

	12-12-005-16
	      350 мм
	695,79 
	197,57 
	442,88 
	39,84 
	55,34 
	19,6 

	12-12-005-17
	      400 мм
	711,80 
	225,79 
	422,27 
	36,99 
	63,74 
	22,4 

	12-12-005-18
	      500 мм
	885,35 
	269,14 
	538,31 
	47,29 
	77,90 
	26,7 

	12-12-005-19
	      600 мм
	1185,74 
	345,74 
	720,23 
	63,55 
	119,77 
	34,3 

	12-12-005-20
	      800 мм
	1959,88 
	527,18 
	1224,12 
	109,35 
	208,58 
	52,3 

	12-12-005-21
	      1000 мм
	2510,49 
	670,32 
	1580,62 
	138,89 
	259,55 
	66,5 

	12-12-005-22
	      1200 мм
	3283,22 
	845,71 
	2063,18 
	180,22 
	374,33 
	83,9 

	12-12-005-23
	      1400 мм
	4326,51 
	999,94 
	2888,40 
	258,53 
	438,17 
	99,2 

	Таблица 12-12-006. Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа 

   

	
	Измеритель: 1 шт.

	
	Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода:

	12-12-006-01
	      10 мм
	54,57 
	47,38 
	3,83 
	0,00 
	3,36 
	4,7 

	12-12-006-02
	      15 мм
	57,87 
	48,38 
	4,98 
	0,00 
	4,51 
	4,8 

	12-12-006-03
	      20 мм
	59,29 
	48,38 
	4,98 
	0,00 
	5,93 
	4,8 

	12-12-006-04
	      25 мм
	60,76 
	48,38 
	4,98 
	0,00 
	7,40 
	4,8 

	12-12-006-05
	      32 мм
	64,70 
	48,38 
	5,43 
	0,00 
	10,89 
	4,8 

	12-12-006-06
	      40 мм
	74,40 
	54,43 
	7,10 
	0,00 
	12,87 
	5,4 

	12-12-006-07
	      50 мм
	281,26 
	75,80 
	198,99 
	19,24 
	6,47 
	7,52 

	12-12-006-08
	      65 мм
	288,32 
	81,35 
	201,21 
	19,24 
	5,76 
	8,07 

	12-12-006-09
	      80 мм
	293,26 
	83,46 
	203,33 
	19,24 
	6,47 
	8,28 

	12-12-006-10
	      100 мм
	366,22 
	93,44 
	264,98 
	25,07 
	7,80 
	9,27 

	12-12-006-11
	      125 мм
	433,10 
	132,05 
	286,43 
	26,56 
	14,62 
	13,1 

	12-12-006-12
	      150 мм
	550,83 
	154,22 
	378,91 
	35,50 
	17,70 
	15,3 

	12-12-006-13
	      200 мм
	714,27 
	192,53 
	487,80 
	45,80 
	33,94 
	19,1 

	12-12-006-14
	      250 мм
	897,54 
	235,87 
	619,80 
	57,59 
	41,87 
	23,4 

	12-12-006-15
	      300 мм
	1094,52 
	276,19 
	739,39 
	67,89 
	78,94 
	27,4 

	12-12-006-16
	      350 мм
	1254,84 
	307,44 
	856,02 
	78,32 
	91,38 
	30,5 

	12-12-006-17
	      400 мм
	1576,31 
	379,01 
	1064,22 
	97,42 
	133,08 
	37,6 

	12-12-006-18
	      500 мм
	1973,10 
	450,58 
	1358,81 
	125,61 
	163,71 
	44,7 

	Таблица 12-12-007. Арматура приварная с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа 

   

	
	Измеритель: 1 шт.

	
	Арматура приварная с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода:

	12-12-007-01
	      32 мм
	180,12 
	56,04 
	108,41 
	10,16 
	15,67 
	5,56 

	12-12-007-02
	      40 мм
	175,86 
	57,15 
	108,41 
	10,16 
	10,30 
	5,67 

	12-12-007-03
	      50 мм
	181,37 
	57,15 
	120,05 
	11,25 
	4,17 
	5,67 

	12-12-007-04
	      65 мм
	228,42 
	67,03 
	155,89 
	14,77 
	5,50 
	6,65 

	12-12-007-05
	      80 мм
	231,77 
	68,14 
	157,47 
	14,77 
	6,16 
	6,76 

	12-12-007-06
	      100 мм
	241,27 
	73,58 
	160,32 
	14,77 
	7,37 
	7,3 

	12-12-007-07
	      125 мм
	353,57 
	94,45 
	249,86 
	23,58 
	9,26 
	9,37 

	12-12-007-08
	      150 мм
	366,22 
	103,82 
	251,24 
	23,04 
	11,16 
	10,3 

	12-12-007-09
	      200 мм
	456,77 
	132,05 
	309,83 
	28,46 
	14,89 
	13,1 

	12-12-007-10
	      250 мм
	611,50 
	170,35 
	412,49 
	37,53 
	28,66 
	16,9 

	12-12-007-11
	      300 мм
	716,26 
	192,53 
	490,59 
	44,85 
	33,14 
	19,1 

	12-12-007-12
	      350 мм
	880,75 
	230,83 
	593,94 
	54,88 
	55,98 
	22,9 

	12-12-007-13
	      400 мм
	931,12 
	258,05 
	608,69 
	55,42 
	64,38 
	25,6 

	12-12-007-14
	      500 мм
	1128,57 
	313,49 
	736,29 
	66,53 
	78,79 
	31,1 

	12-12-007-15
	      600 мм
	1445,82 
	395,14 
	929,92 
	84,15 
	120,76 
	39,2 

	12-12-007-16
	      800 мм
	2252,14 
	593,71 
	1448,52 
	135,91 
	209,91 
	58,9 

	12-12-007-17
	      1000 мм
	2908,18 
	746,93 
	1900,17 
	177,23 
	261,08 
	74,1 

	12-12-007-18
	      1200 мм
	3710,08 
	944,50 
	2389,27 
	221,54 
	376,31 
	93,7 

	12-12-007-19
	      1400 мм
	4888,94 
	1128,96 
	3319,23 
	310,16 
	440,75 
	112 

	Таблица 12-12-008. Арматура приварная с электрическим приводом на условное давление до 10 МПа 

   

	
	Измеритель: 1 шт.

	
	Арматура приварная с электрическим приводом на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода:

	12-12-008-01
	      32 мм
	236,17 
	67,03 
	157,88 
	14,77 
	11,26 
	6,65 

	12-12-008-02
	      40 мм
	276,93 
	74,69 
	188,97 
	17,75 
	13,27 
	7,41 

	12-12-008-03
	      50 мм
	360,22 
	90,12 
	263,35 
	25,07 
	6,75 
	8,94 

	12-12-008-04
	      65 мм
	371,36 
	96,67 
	268,63 
	25,07 
	6,06 
	9,59 

	12-12-008-05
	      80 мм
	379,27 
	99,99 
	272,48 
	25,07 
	6,80 
	9,92 

	12-12-008-06
	      100 мм
	543,91 
	137,09 
	398,15 
	36,99 
	8,67 
	13,6 

	12-12-008-07
	      125 мм
	571,40 
	148,18 
	408,28 
	36,99 
	14,94 
	14,7 

	12-12-008-08
	      150 мм
	726,01 
	175,39 
	532,49 
	48,78 
	18,13 
	17,4 

	12-12-008-09
	      200 мм
	941,81 
	225,79 
	681,41 
	62,06 
	34,61 
	22,4 

	12-12-008-10
	      250 мм
	1153,06 
	275,18 
	835,23 
	75,34 
	42,65 
	27,3 

	12-12-008-11
	      300 мм
	1395,06 
	324,58 
	990,57 
	88,62 
	79,91 
	32,2 

	12-12-008-12
	      350 мм
	1543,83 
	351,79 
	1099,77 
	98,92 
	92,27 
	34,9 

	12-12-008-13
	      400 мм
	1908,30 
	423,36 
	1350,97 
	122,63 
	133,97 
	42 

	12-12-008-14
	      500 мм
	2110,89 
	511,06 
	1434,91 
	128,45 
	164,92 
	50,7 

	Таблица 12-12-009. Арматура муфтовая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа 

   

	
	Измеритель: 1 шт.

	
	Арматура муфтовая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода:

	12-12-009-01
	      10 мм
	54,57 
	47,38 
	3,83 
	0,00 
	3,36 
	4,7 

	12-12-009-02
	      15 мм
	57,87 
	48,38 
	4,98 
	0,00 
	4,51 
	4,8 

	12-12-009-03
	      20 мм
	59,29 
	48,38 
	4,98 
	0,00 
	5,93 
	4,8 

	12-12-009-04
	      25 мм
	60,76 
	48,38 
	4,98 
	0,00 
	7,40 
	4,8 

	12-12-009-05
	      32 мм
	64,70 
	48,38 
	5,43 
	0,00 
	10,89 
	4,8 

	12-12-009-06
	      40 мм
	73,53 
	54,43 
	6,23 
	0,00 
	12,87 
	5,4 

	12-12-009-07
	      50 мм
	82,12 
	69,55 
	6,23 
	0,00 
	6,34 
	6,9 

	12-12-009-08
	      65 мм
	90,07 
	74,59 
	9,86 
	0,00 
	5,62 
	7,4 

	12-12-009-09
	      80 мм
	94,13 
	76,61 
	11,19 
	0,00 
	6,33 
	7,6 

	Раздел 2. АРМАТУРА ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

   

	Таблица 12-12-020. Краны со смазкой бесколодезной установки с концами под приварку на условное давление 6,4 МПа 

   

	
	Измеритель: 1 шт.

	
	Кран со смазкой бесколодезной установки с концами под приварку на условное давление 6,4 МПа, диаметр условного прохода:

	12-12-020-01
	      400 мм
	894,61 
	226,80 
	579,01 
	43,87 
	88,80 
	22,5 

	12-12-020-02
	      500 мм
	1108,24 
	284,26 
	709,95 
	54,39 
	114,03 
	28,2 

	Таблица 12-12-021. Краны со смазкой бесколодезной установки с концами под приварку на условное давление 8 МПа 

   

	
	Измеритель: 10 шт.

	
	Кран со смазкой бесколодезной установки с концами под приварку на условное давление 8 МПа, диаметр условного прохода:

	12-12-021-01
	      400 мм
	12631,24 
	3175,20 
	8566,77 
	707,30 
	889,27 
	315 

	12-12-021-02
	      500 мм
	15235,97 
	3749,76 
	10385,61 
	863,43 
	1100,60 
	372 

	12-12-021-03
	      700 мм
	36683,87 
	7701,12 
	26710,13 
	2414,42 
	2272,62 
	764 

	12-12-021-04
	      1000 мм
	46980,46 
	11692,80 
	31466,62 
	2677,18 
	3821,04 
	1160 

	12-12-021-05
	      1200 мм
	56205,75 
	14515,20 
	36659,88 
	3120,56 
	5030,67 
	1440 

	12-12-021-06
	      1400 мм
	72467,64 
	18244,80 
	45889,11 
	3898,97 
	8333,73 
	1810 

	Раздел 3. АРМАТУРА АММИАЧНАЯ 

   

	Таблица 12-12-037. Клапаны аммиачные обратные фланцевые на условное давление до 2,5 МПа 

   

	
	Измеритель: 10 шт.

	
	Клапан аммиачный обратный фланцевый на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода:

	12-12-037-01
	      32-65 мм
	256,64 
	211,68 
	30,61 
	0,50 
	14,35 
	21 

	12-12-037-02
	      65-80 мм
	426,22 
	312,48 
	79,66 
	1,21 
	34,08 
	31 

	12-12-037-03
	      100 мм
	636,26 
	524,16 
	87,70 
	1,21 
	24,40 
	52 

	Таблица 12-12-038. Фильтры стальные фланцевые для жидкого аммиака на условное давление до 2,5 МПа 

   

	
	Измеритель: 100 шт.

	
	Фильтр стальной фланцевый для жидкого аммиака на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода:

	12-12-038-01
	      15-25 мм
	1426,46 
	1038,24 
	266,26 
	3,03 
	121,96 
	103 

	12-12-038-02
	      40-50 мм
	2595,27 
	2116,80 
	334,93 
	8,07 
	143,54 
	210 

	ОТДЕЛ 13. АРМАТУРА ТЕПЛОВЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ 

   

	Раздел 1. АРМАТУРА ЗАПОРНАЯ, РЕГУЛИРУЮЩАЯ И ДРОССЕЛИРУЮЩАЯ 

   

	Таблица 12-13-001. Арматура для воды и пара на условное давление до 2,5 МПа с ручным приводом 

   

	
	Измеритель: 1 шт.

	
	Арматура для воды и пара на условное давление до 2,5 МПа с ручным приводом, диаметр условного прохода:

	12-13-001-01
	      50 мм
	215,31 
	120,96 
	43,11 
	0,75 
	51,24 
	12 

	12-13-001-02
	      100 мм
	299,02 
	173,91 
	54,46 
	1,01 
	70,65 
	17 

	12-13-001-03
	      150 мм
	492,97 
	296,67 
	95,99 
	2,46 
	100,31 
	29 

	12-13-001-04
	      250 мм
	759,83 
	429,66 
	158,54 
	4,14 
	171,63 
	42 

	Таблица 12-13-002. Арматура для воды и пара на условное давление 6,3 МПа с ручным приводом 

   

	
	Измеритель: 1 шт.

	
	Арматура для воды и пара на условное давление 6,3 МПа с ручным приводом, диаметр условного прохода:

	12-13-002-01
	      10 мм
	78,61 
	48,65 
	12,41 
	0,25 
	17,55 
	5 

	12-13-002-02
	      20 мм
	88,56 
	51,90 
	16,40 
	0,25 
	20,26 
	5 

	12-13-002-03
	      32 мм
	134,18 
	83,04 
	26,25 
	0,25 
	24,89 
	8 

	12-13-002-04
	      50 мм
	181,83 
	115,83 
	33,16 
	0,50 
	32,84 
	11 

	12-13-002-05
	      80 мм
	256,05 
	157,95 
	50,74 
	1,01 
	47,36 
	15 

	12-13-002-06
	      150 мм
	547,89 
	315,90 
	109,98 
	3,35 
	122,01 
	30 

	12-13-002-07
	      200 мм
	730,45 
	390,24 
	146,46 
	5,51 
	193,75 
	36 

	12-13-002-08
	      250 мм
	884,90 
	455,28 
	162,51 
	5,88 
	267,11 
	42 

	12-13-002-09
	      300 мм
	1015,51 
	535,20 
	189,55 
	6,91 
	290,76 
	48 

	12-13-002-10
	      350 мм
	1288,69 
	646,70 
	244,50 
	8,70 
	397,49 
	58 

	12-13-002-11
	      400 мм
	1427,49 
	724,75 
	348,53 
	15,92 
	354,21 
	65 

	Таблица 12-13-003. Арматура для воды и пара на условное давление 6,3 МПа с электроприводом 

   

	
	Измеритель: 1 шт.

	12-13-003-01
	Арматура для воды и пара на условное давление 6,3 МПа с электроприводом, диаметр условного прохода 100 мм
	556,00 
	263,76 
	110,39 
	3,52 
	181,85 
	24 

	Таблица 12-13-004. Арматура для воды и пара на условное давление 10 МПа с ручным приводом 

   

	
	Измеритель: 1 шт.

	
	Арматура для воды и пара на условное давление 10 МПа с ручным приводом, диаметр условного прохода:

	12-13-004-01
	      10 мм
	78,54 
	51,15 
	12,41 
	0,25 
	14,98 
	5 

	12-13-004-02
	      32 мм
	135,55 
	81,84 
	26,72 
	0,25 
	26,99 
	8 

	12-13-004-03
	      50 мм
	197,74 
	119,24 
	33,63 
	0,50 
	44,87 
	11 

	12-13-004-04
	      80 мм
	306,71 
	173,44 
	53,19 
	1,26 
	80,08 
	16 

	12-13-004-05
	      100 мм
	358,49 
	195,12 
	65,55 
	2,01 
	97,82 
	18 

	12-13-004-06
	      150 мм
	610,89 
	346,88 
	120,14 
	4,37 
	143,87 
	32 

	12-13-004-07
	      200 мм
	709,85 
	433,60 
	138,38 
	3,91 
	137,87 
	40 

	12-13-004-08
	      250 мм
	1006,83 
	505,54 
	189,78 
	9,31 
	311,51 
	46 

	12-13-004-09
	      300 мм
	1085,60 
	604,45 
	209,43 
	6,83 
	271,72 
	55 

	Таблица 12-13-005. Арматура для воды и пара на условное давление 10 МПа с электроприводом 

   

	
	Измеритель: 1 шт.

	12-13-005-01
	Арматура для воды и пара на условное давление 10 МПа с электроприводом, диаметр условного прохода 65 мм
	329,02 
	186,83 
	58,66 
	1,26 
	83,53 
	17 

	Таблица 12-13-006. Арматура для пара на условное давление 10 МПа с ручным приводом 

   

	
	Измеритель: 1 шт.

	
	Арматура для пара на условное давление 10 МПа с ручным приводом, диаметр условного прохода:

	12-13-006-01
	      150 мм
	2498,72 
	887,27 
	728,68 
	6,52 
	882,77 
	83 

	12-13-006-02
	      250 мм
	3354,79 
	1175,90 
	879,88 
	11,01 
	1299,01 
	110 

	12-13-006-03
	      350 мм
	5597,67 
	1761,70 
	1322,70 
	16,87 
	2513,27 
	158 

	12-13-006-04
	      400 мм
	7952,87 
	2252,30 
	1758,06 
	26,04 
	3942,51 
	202 

	12-13-006-05
	      450 мм
	7078,64 
	2252,30 
	1622,92 
	28,53 
	3203,42 
	202 

	Таблица 12-13-007. Арматура для пара на условное давление 10 МПа с электроприводом 

   

	
	Измеритель: 1 шт.

	
	Арматура для пара на условное давление 10 МПа с электроприводом, диаметр условного прохода:

	12-13-007-01
	      150 мм
	2509,53 
	884,52 
	728,05 
	7,41 
	896,96 
	84 

	12-13-007-02
	      250 мм
	3366,20 
	1175,90 
	877,74 
	11,66 
	1312,56 
	110 

	12-13-007-03
	      400 мм
	6834,13 
	2062,75 
	1564,38 
	27,48 
	3207,00 
	185 

	12-13-007-04
	      450 мм
	7736,47 
	2429,50 
	1700,60 
	30,10 
	3606,37 
	215 

	Таблица 12-13-008. Арматура для пара на условное давление 20 МПа с ручным приводом 

   

	
	Измеритель: 1 шт.

	
	Арматура для пара на условное давление 20 МПа с ручным приводом, диаметр условного прохода:

	12-13-008-01
	      65 мм
	362,74 
	219,80 
	87,37 
	3,52 
	55,57 
	20 

	12-13-008-02
	      100 мм
	2253,24 
	769,30 
	647,80 
	5,54 
	836,14 
	70 

	12-13-008-03
	      125 мм
	2502,85 
	923,16 
	773,42 
	12,69 
	806,27 
	84 

	12-13-008-04
	      150 мм
	3678,66 
	1241,87 
	1091,95 
	9,68 
	1344,84 
	113 

	12-13-008-05
	      175 мм
	3983,93 
	1427,20 
	1137,23 
	13,85 
	1419,50 
	128 

	12-13-008-06
	      225 мм
	5036,75 
	1764,72 
	1307,30 
	16,69 
	1964,73 
	152 

	12-13-008-07
	      250 мм
	5457,16 
	1764,72 
	1393,31 
	27,01 
	2299,13 
	152 

	Таблица 12-13-009. Арматура для пара на условное давление 20 МПа с электроприводом 

   

	
	Измеритель: 1 шт.

	
	Арматура для пара на условное давление 20 МПа с электроприводом, диаметр условного прохода:

	12-13-009-01
	      65 мм
	416,83 
	241,78 
	97,33 
	4,28 
	77,72 
	22 

	12-13-009-02
	      100 мм
	2276,58 
	769,30 
	644,50 
	6,04 
	862,78 
	70 

	12-13-009-03
	      150 мм
	3620,51 
	1164,94 
	1060,28 
	11,83 
	1395,29 
	106 

	12-13-009-04
	      175 мм
	3472,94 
	1164,94 
	895,41 
	15,75 
	1412,59 
	106 

	12-13-009-05
	      225 мм
	5442,23 
	1695,00 
	1280,29 
	17,33 
	2466,94 
	150 

	Таблица 12-13-010. Арматура для воды на условное давление 20 и 25 МПа с ручным приводом 

   

	
	Измеритель: 1 шт.

	
	Арматура для воды на условное давление 20 и 25 МПа с ручным приводом, диаметр условного прохода:

	12-13-010-01
	      65 мм
	444,92 
	294,84 
	92,92 
	3,52 
	57,16 
	28 

	12-13-010-02
	      100 мм
	663,47 
	373,66 
	154,06 
	6,19 
	135,75 
	34 

	12-13-010-03
	      150 мм
	1182,18 
	573,00 
	273,47 
	9,24 
	335,71 
	50 

	12-13-010-04
	      175 мм
	1649,91 
	756,36 
	369,42 
	13,85 
	524,13 
	66 

	12-13-010-05
	      225 мм
	3649,81 
	992,04 
	1214,44 
	16,44 
	1443,33 
	84 

	12-13-010-06
	      250 мм
	2355,65 
	992,04 
	510,73 
	21,47 
	852,88 
	84 

	12-13-010-07
	      300 мм
	5709,56 
	2232,00 
	1538,76 
	24,85 
	1938,80 
	186 

	Таблица 12-13-011. Арматура для воды на условное давление 20 и 25 МПа с электроприводом 

   

	
	Измеритель: 1 шт.

	
	Арматура для воды на условное давление 20 и 25 МПа с электроприводом, диаметр условного прохода:

	12-13-011-01
	      20 мм
	160,93 
	85,52 
	56,70 
	2,77 
	18,71 
	8 

	12-13-011-02
	      65 мм
	423,94 
	249,32 
	97,72 
	4,03 
	76,90 
	23 

	12-13-011-03
	      100 мм
	696,74 
	379,40 
	162,09 
	7,48 
	155,25 
	35 

	12-13-011-04
	      150 мм
	1257,64 
	607,04 
	302,98 
	11,74 
	347,62 
	56 

	12-13-011-05
	      175 мм
	1284,17 
	607,04 
	289,54 
	15,50 
	387,59 
	56 

	12-13-011-06
	      225 мм
	3608,35 
	962,64 
	1189,56 
	17,33 
	1456,15 
	84 

	12-13-011-07
	      250 мм
	2318,55 
	962,64 
	494,52 
	22,11 
	861,39 
	84 

	12-13-011-08
	      300 мм
	5463,84 
	2074,26 
	1464,85 
	23,48 
	1924,73 
	181 

	Таблица 12-13-012. Арматура для пара на условное давление 40 МПа с ручным приводом 

   

	
	Измеритель: 1 шт.

	
	Арматура для пара на условное давление 40 МПа с ручным приводом, диаметр условного прохода:

	12-13-012-01
	      10 мм
	125,37 
	65,94 
	48,60 
	2,77 
	10,83 
	6 

	12-13-012-02
	      50 мм
	720,08 
	483,56 
	153,71 
	3,52 
	82,81 
	44 

	12-13-012-03
	      100 мм
	3361,80 
	1118,70 
	1024,84 
	6,64 
	1218,26 
	99 

	12-13-012-04
	      175 мм
	4519,31 
	1525,50 
	1187,18 
	13,97 
	1806,63 
	135 

	12-13-012-05
	      200 мм
	5570,87 
	1787,76 
	1331,53 
	15,74 
	2451,58 
	156 

	12-13-012-06
	      250 мм
	7025,21 
	2205,90 
	1595,47 
	30,38 
	3223,84 
	190 

	12-13-012-07
	      300 мм
	11860,96 
	3754,52 
	2673,68 
	35,48 
	5432,76 
	308 

	Таблица 12-13-013. Арматура для пара на условное давление 40 МПа с электроприводом 

   

	
	Измеритель: 1 шт.

	
	Арматура для пара на условное давление 40 МПа с электроприводом, диаметр условного прохода:

	12-13-013-01
	      100 мм
	3295,62 
	1092,70 
	960,50 
	7,48 
	1242,42 
	98 

	12-13-013-02
	      175 мм
	4562,79 
	1527,55 
	1204,25 
	16,55 
	1830,99 
	137 

	12-13-013-03
	      200 мм
	6891,83 
	2302,95 
	1674,31 
	18,80 
	2914,57 
	195 

	12-13-013-04
	      250 мм
	7159,74 
	2302,95 
	1570,96 
	33,00 
	3285,83 
	195 

	12-13-013-05
	      300 мм
	11741,63 
	3624,00 
	2638,31 
	38,66 
	5479,32 
	302 

	Таблица 12-13-014. Арматура для воды на условное давление 50 МПа с ручным приводом 

   

	
	Измеритель: 1 шт.

	
	Арматура для воды на условное давление 50 МПа с ручным приводом, диаметр условного прохода:

	12-13-014-01
	      10 мм
	136,05 
	80,22 
	46,67 
	2,77 
	9,16 
	7 

	12-13-014-02
	      20 мм
	162,80 
	91,68 
	54,09 
	2,77 
	17,03 
	8 

	12-13-014-03
	      50 мм
	336,35 
	183,36 
	84,17 
	3,52 
	68,82 
	16 

	12-13-014-04
	      100 мм
	1062,48 
	504,24 
	231,00 
	6,73 
	327,24 
	44 

	12-13-014-05
	      150 мм
	1394,96 
	630,30 
	284,71 
	9,64 
	479,95 
	55 

	12-13-014-06
	      200 мм
	4774,32 
	1740,00 
	1228,21 
	17,83 
	1806,11 
	145 

	12-13-014-07
	      250 мм
	7468,39 
	2616,00 
	1798,70 
	31,03 
	3053,69 
	218 

	12-13-014-08
	      300 мм
	10171,96 
	3803,28 
	2479,74 
	36,58 
	3888,94 
	312 

	Таблица 12-13-015. Арматура для воды на условное давление 50 МПа с электроприводом 

   

	
	Измеритель: 1 шт.

	
	Арматура для воды на условное давление 50 МПа с электроприводом, диаметр условного прохода:

	12-13-015-01
	      20 мм
	176,82 
	94,77 
	55,73 
	3,02 
	26,32 
	9 

	12-13-015-02
	      50 мм
	344,03 
	197,82 
	84,18 
	3,77 
	62,03 
	18 

	12-13-015-03
	      100 мм
	994,72 
	492,78 
	227,08 
	7,63 
	274,86 
	43 

	12-13-015-04
	      150 мм
	1272,39 
	630,30 
	292,19 
	10,76 
	349,90 
	55 

	12-13-015-05
	      200 мм
	4374,90 
	1650,24 
	1231,26 
	19,83 
	1493,40 
	144 

	12-13-015-06
	      250 мм
	5890,07 
	2232,09 
	1532,41 
	32,41 
	2125,57 
	189 

	12-13-015-07
	      300 мм
	7069,14 
	2692,68 
	1807,15 
	36,89 
	2569,31 
	228 

	12-13-015-08
	      350 мм
	10453,33 
	3888,61 
	2710,13 
	61,79 
	3854,59 
	319 

	12-13-015-09
	      400 мм
	12920,72 
	5010,09 
	3477,14 
	64,23 
	4433,49 
	411 

	Таблица 12-13-016. Арматура для пара на условное давление 80 МПа с ручным приводом 

   

	
	Измеритель: 1 шт.

	
	Арматура для пара на условное давление 80 МПа с ручным приводом, диаметр условного прохода:

	12-13-016-01
	      10 мм
	133,09 
	78,05 
	47,12 
	2,77 
	7,92 
	7 

	12-13-016-02
	      20 мм
	156,29 
	89,20 
	52,76 
	2,77 
	14,33 
	8 

	12-13-016-03
	      40 мм
	693,98 
	468,30 
	163,68 
	4,72 
	62,00 
	42 

	12-13-016-04
	      100 мм
	4034,80 
	1322,10 
	1082,95 
	10,25 
	1629,75 
	117 

	12-13-016-05
	      150 мм
	4162,57 
	1457,70 
	1178,90 
	15,17 
	1525,97 
	129 

	12-13-016-06
	      200 мм
	8543,58 
	3010,93 
	2118,66 
	32,66 
	3413,99 
	247 

	Таблица 12-13-017. Арматура для пара на условное давление 80 МПа с электроприводом 

   

	
	Измеритель: 1 шт.

	
	Арматура для пара на условное давление 80 МПа с электроприводом, диаметр условного прохода:

	12-13-017-01
	      20 мм
	182,48 
	101,70 
	54,88 
	3,02 
	25,90 
	9 

	12-13-017-02
	      40 мм
	574,48 
	316,40 
	170,80 
	5,47 
	87,28 
	28 

	12-13-017-03
	      100 мм
	4010,91 
	1299,50 
	1066,09 
	11,14 
	1645,32 
	115 

	12-13-017-04
	      150 мм
	5564,60 
	1536,80 
	1513,57 
	17,05 
	2514,23 
	136 

	12-13-017-05
	      175 мм
	4373,50 
	1525,50 
	1198,56 
	14,04 
	1649,44 
	135 

	12-13-017-06
	      200 мм
	9381,65 
	2856,00 
	2099,24 
	36,93 
	4426,41 
	238 

	12-13-017-07
	      250 мм
	12781,24 
	3780,00 
	2886,71 
	61,75 
	6114,53 
	315 

	Раздел 2. АРМАТУРА ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНАЯ 

   

	Таблица 12-13-050. Арматура для воды и пара на условное давление 2,5 МПа 

   

	
	Измеритель: 1 шт.

	12-13-050-01
	Арматура для воды и пара на условное давление 2,5 МПа, диаметр условного прохода 250 мм
	1366,08 
	662,78 
	273,03 
	12,45 
	430,27 
	62 

	Таблица 12-13-051. Арматура для воды и пара на условное давление 6,3 МПа 

   

	
	Измеритель: 1 шт.

	
	Арматура для воды и пара на условное давление 6,3 МПа, диаметр условного прохода:

	12-13-051-01
	      20 мм
	180,00 
	116,76 
	31,42 
	0,25 
	31,82 
	12 

	12-13-051-02
	      80 мм
	260,54 
	158,20 
	44,24 
	0,50 
	58,10 
	14 

	Таблица 12-13-052. Арматура для воды и пара на условное давление 10 МПа 

   

	
	Измеритель: 1 шт.

	
	Арматура для воды и пара на условное давление 10 МПа, диаметр условного прохода:

	12-13-052-01
	      20-25 мм
	97,95 
	54,20 
	19,84 
	0,25 
	23,91 
	5 

	12-13-052-02
	      32 мм
	126,93 
	75,88 
	26,40 
	0,25 
	24,65 
	7 

	12-13-052-03
	      80 мм
	241,96 
	151,76 
	39,97 
	0,50 
	50,23 
	14 

	12-13-052-04
	      100 мм
	307,93 
	184,28 
	55,02 
	1,01 
	68,63 
	17 

	12-13-052-05
	      150 мм
	570,15 
	357,72 
	110,90 
	3,00 
	101,53 
	33 

	12-13-052-06
	      200 мм
	809,23 
	473,40 
	160,38 
	4,30 
	175,45 
	36 

	Таблица 12-13-053. Арматура для пара на условное давление 10 МПа 

   

	
	Измеритель: 1 шт.

	
	Арматура для пара на условное давление 10 МПа, диаметр условного прохода:

	12-13-053-01
	      20 мм
	254,89 
	112,53 
	55,14 
	2,52 
	87,22 
	11 

	12-13-053-02
	      250 мм
	6582,23 
	1791,37 
	1391,64 
	20,75 
	3399,22 
	163 

	Таблица 12-13-054. Арматура для пара на условное давление 20 МПа 

   

	
	Измеритель: 1 шт.

	
	Арматура для пара на условное давление 20 МПа, диаметр условного прохода:

	12-13-054-01
	      50 мм
	284,45 
	119,24 
	77,95 
	5,03 
	87,26 
	11 

	12-13-054-02
	      65 мм
	363,73 
	238,48 
	84,14 
	3,02 
	41,11 
	22 

	12-13-054-03
	      100 мм
	2316,74 
	867,20 
	679,50 
	3,52 
	770,04 
	80 

	12-13-054-04
	      150 мм
	3526,22 
	1241,87 
	1034,93 
	6,66 
	1249,42 
	113 

	12-13-054-05
	      175 мм
	2442,10 
	923,16 
	627,95 
	10,18 
	890,99 
	84 

	Таблица 12-13-055. Арматура для воды на условное давление 20 и 25 МПа 

   

	
	Измеритель: 1 шт.

	
	Арматура для воды на условное давление 20 и 25 МПа, диаметр условного прохода:

	12-13-055-01
	      65 мм
	393,94 
	245,30 
	86,61 
	3,02 
	62,03 
	22 

	12-13-055-02
	      100 мм
	630,77 
	390,25 
	146,88 
	4,97 
	93,64 
	35 

	12-13-055-03
	      150 мм
	1074,76 
	573,00 
	258,17 
	6,66 
	243,59 
	50 

	12-13-055-04
	      175 мм
	1461,81 
	777,87 
	336,28 
	8,57 
	347,66 
	67 

	12-13-055-05
	      225 мм
	4300,02 
	1671,84 
	1195,43 
	15,57 
	1432,75 
	144 

	12-13-055-06
	      250 мм
	4756,84 
	1822,77 
	1286,52 
	15,57 
	1647,55 
	157 

	Таблица 12-13-056. Арматура для пара на условное давление 40 МПа 

   

	
	Измеритель: 1 шт.

	
	Арматура для пара на условное давление 40 МПа, диаметр условного прохода:

	12-13-056-01
	      20 мм
	320,96 
	124,30 
	109,02 
	5,28 
	87,64 
	11 

	12-13-056-02
	      175 мм
	2620,47 
	1005,70 
	679,33 
	11,77 
	935,44 
	89 

	Таблица 12-13-057. Арматура для воды на условное давление 50 МПа 

   

	
	Измеритель: 1 шт.

	
	Арматура для воды на условное давление 50 МПа, диаметр условного прохода:

	12-13-057-01
	      20 мм
	128,08 
	56,50 
	59,10 
	2,77 
	12,48 
	5 

	12-13-057-02
	      50 мм
	327,22 
	214,70 
	78,79 
	3,02 
	33,73 
	19 

	12-13-057-03
	      100 мм
	946,43 
	510,84 
	222,09 
	5,36 
	213,50 
	44 

	12-13-057-04
	      150 мм
	3781,38 
	1486,08 
	1107,69 
	7,24 
	1187,61 
	128 

	12-13-057-05
	      200 мм
	5454,82 
	2172,00 
	1496,89 
	20,00 
	1785,93 
	181 

	12-13-057-06
	      250 мм
	6440,84 
	2604,00 
	1714,74 
	20,00 
	2122,10 
	217 

	12-13-057-07
	      300 мм
	8937,13 
	3775,90 
	2370,71 
	24,33 
	2790,52 
	305 

	12-13-057-08
	      325 мм
	9128,31 
	3775,90 
	2505,29 
	27,35 
	2847,12 
	305 

	12-13-057-09
	      350 мм
	11863,98 
	5088,18 
	3328,37 
	27,60 
	3447,43 
	411 

	12-13-057-10
	      400 мм
	13171,57 
	5088,18 
	3643,99 
	63,47 
	4439,40 
	411 

	Таблица 12-13-058. Арматура для пара на условное давление 80 МПа 

   

	
	Измеритель: 1 шт.

	
	Арматура для пара на условное давление 80 МПа, диаметр условного прохода:

	12-13-058-01
	      20 мм
	309,27 
	131,88 
	82,72 
	5,54 
	94,67 
	12 

	12-13-058-02
	      40 мм
	595,82 
	384,20 
	158,60 
	4,46 
	53,02 
	34 

	12-13-058-03
	      125 мм
	5212,57 
	1455,42 
	1556,87 
	15,91 
	2200,28 
	127 

	12-13-058-04
	      200 мм
	11630,80 
	3661,10 
	2761,55 
	34,48 
	5208,15 
	310 

	12-13-058-05
	      325 мм
	9756,87 
	3420,00 
	2189,91 
	27,35 
	4146,96 
	285 

	Раздел 3. АРМАТУРА ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК И ХИМВОДООЧИСТОК 

   

	Таблица 12-13-070. Арматура стальная фланцевая на условное давление до 6,4 МПа 

   

	
	Измеритель: 1 шт.

	
	Арматура стальная фланцевая на условное давление до 6,4 МПа, диаметр условного прохода:

	12-13-070-01
	      40-50 мм
	90,37 
	68,95 
	15,92 
	0,27 
	5,50 
	7 

	12-13-070-02
	      80 мм
	141,45 
	108,35 
	20,71 
	0,27 
	12,39 
	11 

	12-13-070-03
	      100 мм
	145,84 
	108,35 
	23,12 
	0,27 
	14,37 
	11 

	Таблица 12-13-071. Арматура чугунная фланцевая на условное давление до 2,5 МПа 

   

	
	Измеритель: 1 шт.

	
	Арматура чугунная фланцевая на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода:

	12-13-071-01
	      25 мм
	69,99 
	56,34 
	9,72 
	0,14 
	3,93 
	6 

	12-13-071-02
	      40 мм
	85,57 
	68,95 
	11,61 
	0,14 
	5,01 
	7 

	12-13-071-03
	      50 мм
	87,39 
	68,95 
	12,94 
	0,14 
	5,50 
	7 

	12-13-071-04
	      80 мм
	122,98 
	88,65 
	22,34 
	0,41 
	11,99 
	9 

	12-13-071-05
	      100 мм
	129,49 
	89,64 
	25,86 
	0,41 
	13,99 
	9 

	12-13-071-06
	      125 мм
	163,71 
	128,28 
	21,32 
	0,41 
	14,11 
	12 

	12-13-071-07
	      150 мм
	189,84 
	138,97 
	34,25 
	0,54 
	16,62 
	13 

	12-13-071-08
	      200 мм
	270,50 
	192,42 
	55,77 
	0,81 
	22,31 
	18 

	12-13-071-09
	      250 мм
	370,48 
	245,87 
	68,60 
	1,08 
	56,01 
	23 

	12-13-071-10
	      300 мм
	462,69 
	299,32 
	81,57 
	1,36 
	81,80 
	28 

	Таблица 12-13-072. Арматура чугунная муфтовая на условное давление до 1 МПа 

   

	
	Измеритель: 1 шт.

	12-13-072-01
	Арматура чугунная муфтовая на условное давление до 1 МПа, диаметр условного прохода 20-25 мм
	66,77 
	53,45 
	9,45 
	0,14 
	3,87 
	5 

	Таблица 12-13-073. Арматура чугунная фланцевая, гуммированная или футерованная полиэтиленом на условное давление до 1,6 МПа 

   

	
	Измеритель: 1 шт.

	
	Арматура чугунная фланцевая, гуммированная или футерованная полиэтиленом на условное давление до 1,6 МПа, диаметр условного прохода:

	12-13-073-01
	      10-25 мм
	98,12 
	83,04 
	10,62 
	0,14 
	4,46 
	8 

	12-13-073-02
	      32-42 мм
	111,56 
	93,42 
	12,64 
	0,14 
	5,50 
	9 

	12-13-073-03
	      50 мм
	114,26 
	93,42 
	14,85 
	0,14 
	5,99 
	9 

	12-13-073-04
	      80 мм
	190,15 
	155,70 
	21,12 
	0,27 
	13,33 
	15 

	12-13-073-05
	      100 мм
	197,76 
	155,70 
	26,75 
	0,41 
	15,31 
	15 

	12-13-073-06
	      150 мм
	275,46 
	217,98 
	34,66 
	0,41 
	22,82 
	21 

	12-13-073-07
	      200 мм
	387,33 
	290,64 
	60,23 
	0,81 
	36,46 
	28 

	12-13-073-08
	      250 мм
	515,50 
	384,84 
	71,87 
	1,08 
	58,79 
	36 

	12-13-073-09
	      300 мм
	636,59 
	459,67 
	91,92 
	1,63 
	85,00 
	43 

	ОТДЕЛ 14. АРМАТУРА ДЛЯ КИСЛОРОДНЫХ УСТАНОВОК 

   

	Раздел 1. ВЕНТИЛИ ЛАТУННЫЕ 

   

	Таблица 12-14-001. Вентили латунные запорные теплые низкого давления 

   

	
	Измеритель: 100 шт.

	
	Вентиль латунный запорный теплый низкого давления, диаметр условного прохода:

	12-14-001-01
	      25 мм
	3054,88 
	2308,32 
	221,51 
	13,55 
	525,05 
	229 

	12-14-001-02
	      40 мм
	4835,03 
	3407,04 
	409,79 
	25,07 
	1018,20 
	338 

	12-14-001-03
	      60 мм
	7291,74 
	4505,76 
	699,97 
	42,82 
	2086,01 
	447 

	12-14-001-04
	      80 мм
	7655,02 
	4505,76 
	1063,25 
	65,04 
	2086,01 
	447 

	12-14-001-05
	      100 мм
	11550,55 
	7912,80 
	1329,77 
	79,81 
	2307,98 
	785 

	Таблица 12-14-002. Вентили латунные запорные холодные низкого давления 

   

	
	Измеритель: 100 шт.

	
	Вентиль латунный запорный холодный низкого давления, диаметр условного прохода:

	12-14-002-01
	      20 мм
	3089,38 
	2308,32 
	434,16 
	26,56 
	346,90 
	229 

	12-14-002-02
	      32 мм
	4315,12 
	3407,04 
	361,06 
	22,09 
	547,02 
	338 

	12-14-002-03
	      50 мм
	5052,11 
	3407,04 
	626,87 
	38,35 
	1018,20 
	338 

	Таблица 12-14-003. Вентили латунные дроссельные холодные высокого давления 

   

	
	Измеритель: 100 шт.

	
	Вентиль латунный дроссельный холодный высокого давления, диаметр условного прохода:

	12-14-003-01
	      6 мм
	5222,97 
	3407,04 
	1577,97 
	81,30 
	237,96 
	338 

	12-14-003-02
	      12 мм
	6970,55 
	4505,76 
	2204,85 
	119,65 
	259,94 
	447 

	Таблица 12-14-004. Вентили латунные дроссельные холодные низкого давления с электроприводом 

   

	
	Измеритель: 100 шт.

	
	Вентиль латунный дроссельный холодный низкого давления с электроприводом, диаметр условного прохода:

	12-14-004-01
	      10 мм
	7140,71 
	5715,36 
	1010,31 
	54,61 
	415,04 
	567 

	12-14-004-02
	      40 мм
	12946,73 
	7912,80 
	3925,61 
	230,35 
	1108,32 
	785 

	Раздел 2. ВЕНТИЛИ СТАЛЬНЫЕ 

   

	Таблица 12-14-020. Вентили стальные низкого давления 

   

	
	Измеритель: 100 шт.

	
	Вентиль стальной низкого давления, диаметр условного прохода:

	12-14-020-01
	      20 мм
	6048,69 
	4505,76 
	1152,08 
	67,89 
	390,85 
	447 

	12-14-020-02
	      32 мм
	6446,14 
	4505,76 
	1371,38 
	81,30 
	569,00 
	447 

	12-14-020-03
	      50 мм
	9695,03 
	5715,36 
	2915,30 
	175,74 
	1064,37 
	567 

	12-14-020-04
	      80 мм
	13009,38 
	6814,08 
	4063,13 
	237,80 
	2132,17 
	676 

	12-14-020-05
	      100 мм
	19098,03 
	9011,52 
	6719,03 
	400,27 
	3367,48 
	894 

	12-14-020-06
	      150 мм
	20371,89 
	9011,52 
	10816,65 
	638,07 
	543,72 
	894 

	12-14-020-07
	      200 мм
	25725,95 
	11289,60 
	13545,37 
	797,55 
	890,98 
	1120 

	12-14-020-08
	      250 мм
	43456,42 
	13608,00 
	28689,16 
	1713,26 
	1159,26 
	1350 

	Таблица 12-14-021. Вентили стальные высокого давления 

   

	
	Измеритель: 100 шт.

	12-14-021-01
	Вентиль стальной высокого давления, диаметр условного прохода 100 мм
	26584,87 
	17035,20 
	8280,05 
	449,05 
	1269,62 
	1690 

	Таблица 12-14-022. Вентили стальные низкого давления с электроприводом 

   

	
	Измеритель: 100 шт.

	
	Вентиль стальной низкого давления с электроприводом, диаметр условного прохода:

	12-14-022-01
	      32 мм
	7304,65 
	5715,36 
	1150,09 
	60,57 
	439,20 
	567 

	12-14-022-02
	      50 мм
	8999,84 
	6814,08 
	1489,00 
	81,30 
	696,76 
	676 

	12-14-022-03
	      80 мм
	10203,91 
	6814,08 
	2176,08 
	115,18 
	1213,75 
	676 

	12-14-022-04
	      100 мм
	14670,30 
	9011,52 
	3722,22 
	209,75 
	1936,56 
	894 

	12-14-022-05
	      150 мм
	19510,18 
	12398,40 
	4844,84 
	268,83 
	2266,94 
	1230 

	Раздел 3. ЗАДВИЖКИ СТАЛЬНЫЕ 

   

	Таблица 12-14-033. Задвижки стальные блочные низкого давления с электроприводом 

   

	
	Измеритель: 100 шт.

	
	Задвижка стальная блочная низкого давления с электроприводом, диаметр условного прохода:

	12-14-033-01
	      300 мм
	70721,17 
	30744,00 
	27634,49 
	1550,80 
	12342,68 
	3050 

	12-14-033-02
	      400 мм
	87996,10 
	37396,80 
	37724,79 
	2097,27 
	12874,51 
	3710 

	12-14-033-03
	      600 мм
	152239,82 
	73584,00 
	62607,94 
	3352,68 
	16047,88 
	7300 

	Раздел 4. ЗАСЛОНКИ СТАЛЬНЫЕ 

   

	Таблица 12-14-044. Заслонки стальные холодные низкого давления 

   

	
	Измеритель: 100 шт.

	
	Заслонка стальная холодная низкого давления, диаметр условного прохода:

	12-14-044-01
	      50 мм
	5266,53 
	4505,76 
	369,92 
	22,63 
	390,85 
	447 

	12-14-044-02
	      100 мм
	11094,21 
	6814,08 
	1109,77 
	67,89 
	3170,36 
	676 

	12-14-044-03
	      160 мм
	10091,21 
	7912,80 
	1665,32 
	82,66 
	513,09 
	785 

	12-14-044-04
	      200 мм
	14843,56 
	10180,80 
	3656,66 
	162,46 
	1006,10 
	1010 

	12-14-044-05
	      300 мм
	23387,88 
	15825,60 
	5646,09 
	248,10 
	1916,19 
	1570 

	12-14-044-06
	      400 мм
	33697,07 
	22680,00 
	7852,14 
	316,12 
	3164,93 
	2250 

	12-14-044-07
	      500 мм
	44967,27 
	27115,20 
	13423,49 
	587,80 
	4428,58 
	2690 

	12-14-044-08
	      600 мм
	56165,76 
	32860,80 
	17918,30 
	813,81 
	5386,66 
	3260 

	12-14-044-09
	      800 мм
	83220,30 
	47577,60 
	26753,71 
	1243,62 
	8888,99 
	4720 

	Таблица 12-14-045. Заслонки стальные холодные низкого давления с электроприводом 

   

	
	Измеритель: 100 шт.

	
	Заслонка стальная холодная низкого давления с электроприводом, диаметр условного прохода:

	12-14-045-01
	      100 мм
	10196,37 
	6814,08 
	2822,64 
	156,50 
	559,65 
	676 

	12-14-045-02
	      200 мм
	18861,69 
	13608,00 
	4179,05 
	199,46 
	1074,64 
	1350 

	12-14-045-03
	      300 мм
	27083,82 
	19252,80 
	5846,28 
	271,81 
	1984,74 
	1910 

	12-14-045-04
	      400 мм
	37872,76 
	27115,20 
	7503,93 
	316,12 
	3253,63 
	2690 

	12-14-045-05
	      500 мм
	54517,25 
	34070,40 
	15598,80 
	700,13 
	4848,05 
	3380 

	12-14-045-06
	      600 мм
	77172,69 
	45057,60 
	25902,90 
	1243,62 
	6212,19 
	4470 

	Таблица 12-14-046. Заслонки стальные переключающие низкого давления с пневмоприводом 

   

	
	Измеритель: 100 шт.

	
	Заслонка стальная переключающая низкого давления с пневмоприводом, диаметр условного прохода:

	12-14-046-01
	      400 мм
	41604,93 
	28324,80 
	10002,30 
	429,81 
	3277,83 
	2810 

	12-14-046-02
	      600 мм
	95245,73 
	52113,60 
	37360,42 
	1949,57 
	5771,71 
	5170 

	12-14-046-03
	      1000 мм
	220718,84 
	100800,00 
	100341,29 
	5553,33 
	19577,55 
	10000 

	Раздел 5. КЛАПАНЫ ЛАТУННЫЕ, СТАЛЬНЫЕ И ЧУГУННЫЕ 

   

	Таблица 12-14-062. Клапаны латунные низкого давления 

   

	
	Измеритель: 100 шт.

	
	Клапан латунный низкого давления, диаметр условного прохода:

	12-14-062-01
	      25 мм
	4292,97 
	3407,04 
	338,91 
	20,73 
	547,02 
	338 

	12-14-062-02
	      50 мм
	5125,21 
	3407,04 
	699,97 
	42,82 
	1018,20 
	338 

	12-14-062-03
	      80 мм
	10918,14 
	6814,08 
	1971,89 
	110,84 
	2132,17 
	676 

	12-14-062-04
	      150 мм
	20005,75 
	10180,80 
	6434,08 
	366,26 
	3390,87 
	1010 

	12-14-062-05
	      250 мм
	25982,08 
	12398,40 
	12067,85 
	646,88 
	1515,83 
	1230 

	Таблица 12-14-063. Клапаны латунные высокого давления 

   

	
	Измеритель: 100 шт.

	
	Клапан латунный высокого давления, диаметр условного прохода:

	12-14-063-01
	      6 мм
	4774,45 
	2308,32 
	2318,76 
	135,91 
	147,37 
	229 

	12-14-063-02
	      10 мм
	4774,45 
	2308,32 
	2318,76 
	135,91 
	147,37 
	229 

	12-14-063-03
	      20 мм
	5895,14 
	3407,04 
	2318,76 
	135,91 
	169,34 
	338 

	Таблица 12-14-064. Клапаны стальные низкого давления 

   

	
	Измеритель: 100 шт.

	
	Клапан стальной низкого давления, диаметр условного прохода:

	12-14-064-01
	      25 мм
	4089,69 
	3407,04 
	420,37 
	20,73 
	262,28 
	338 

	12-14-064-02
	      50 мм
	4572,58 
	3407,04 
	903,26 
	50,27 
	262,28 
	338 

	12-14-064-03
	      80 мм
	6458,07 
	4505,76 
	1593,26 
	81,30 
	359,05 
	447 

	12-14-064-04
	      100 мм
	8907,72 
	5715,36 
	2575,73 
	140,38 
	616,63 
	567 

	12-14-064-05
	      150 мм
	14177,98 
	9011,52 
	4092,72 
	223,03 
	1073,74 
	894 

	12-14-064-06
	      200 мм
	19839,29 
	13608,00 
	4961,35 
	242,27 
	1269,94 
	1350 

	12-14-064-07
	      300 мм
	30989,12 
	23083,20 
	5786,52 
	286,58 
	2119,40 
	2290 

	12-14-064-08
	      400 мм
	47858,50 
	34070,40 
	10376,60 
	524,25 
	3411,50 
	3380 

	12-14-064-09
	      600 мм
	76309,27 
	50500,80 
	20166,66 
	1053,11 
	5641,81 
	5010 

	Таблица 12-14-065. Клапаны чугунные переключающие с пневмоприводом 

   

	
	Измеритель: 100 шт.

	
	Клапан чугунный переключающий с пневмоприводом, диаметр условного прохода:

	12-14-065-01
	      80 мм
	9581,55 
	6814,08 
	2439,54 
	135,91 
	327,93 
	676 

	12-14-065-02
	      100 мм
	10108,43 
	6814,08 
	2808,79 
	157,99 
	485,56 
	676 

	12-14-065-03
	      150 мм
	18114,66 
	10180,80 
	7100,10 
	413,55 
	833,76 
	1010 

	12-14-065-04
	      250 мм
	25771,33 
	14716,80 
	9878,23 
	565,71 
	1176,30 
	1460 

	12-14-065-05
	      300 мм
	32397,97 
	17035,20 
	13959,88 
	813,81 
	1402,89 
	1690 

	12-14-065-06
	      400 мм
	69331,30 
	32860,80 
	26665,74 
	1536,03 
	9804,76 
	3260 

	12-14-065-07
	      500 мм
	80661,72 
	38505,60 
	31334,98 
	1816,65 
	10821,14 
	3820 

	12-14-065-08
	      600 мм
	94622,41 
	44150,40 
	38231,35 
	2185,89 
	12240,66 
	4380 

	12-14-065-09
	      800 мм
	149061,60 
	82656,00 
	50730,48 
	2865,28 
	15675,12 
	8200 

	ОТДЕЛ 15. ПРИВОДЫ ДИСТАНЦИОННЫЕ 

   

	Таблица 12-15-001. Приводы одинарные ручные с чугунной колонкой и шарнирными соединениями 

   

	
	Измеритель: 1 компл.

	
	Привод одинарный ручной с чугунной колонкой и шарнирным соединением, количество штанг:

	12-15-001-01
	      1
	152,04 
	86,72 
	41,48 
	4,03 
	23,84 
	8 

	12-15-001-02
	      2
	247,49 
	162,60 
	53,16 
	4,53 
	31,73 
	15 

	12-15-001-03
	      3
	350,40 
	216,80 
	62,94 
	4,78 
	70,66 
	20 

	Таблица 12-15-002. Приводы двойные ручные с чугунной колонкой и шарнирными соединениями 

   

	
	Измеритель: 1 компл.

	
	Привод двойной ручной с чугунной колонкой и шарнирным соединением, количество штанг:

	12-15-002-01
	      1
	301,02 
	195,12 
	57,79 
	4,53 
	48,11 
	18 

	12-15-002-02
	      2
	486,01 
	314,36 
	76,93 
	5,28 
	94,72 
	29 

	Таблица 12-15-003. Электроприводы колонковые 

   

	
	Измеритель: 1 т

	
	Электропривод колонковый, масса:

	12-15-003-01
	      27 кг
	1537,75 
	384,80 
	1145,25 
	139,64 
	7,70 
	40 

	12-15-003-02
	      109 кг
	602,61 
	269,36 
	327,86 
	39,25 
	5,39 
	28 

	12-15-003-03
	      145 кг
	527,28 
	259,74 
	262,35 
	31,20 
	5,19 
	27 

	12-15-003-04
	      209 кг
	919,78 
	259,74 
	654,85 
	80,26 
	5,19 
	27 

	ОТДЕЛ 16. ТРУБОПРОВОДЫ СИСТЕМ ПЛАСТИЧНОЙ СМАЗКИ 

   

	Таблица 12-16-001. Узлы централизованной системы пластичной смазки 

   

	
	Измеритель: 10 м

	
	Узел централизованной системы пластичной смазки, диаметр условного прохода:

	12-16-001-01
	      15 мм
	188,14 
	95,05 
	79,72 
	6,78 
	13,37 
	9,43 

	12-16-001-02
	      20 мм
	231,32 
	117,94 
	94,40 
	8,43 
	18,98 
	11,7 

	12-16-001-03
	      25 мм
	249,04 
	117,94 
	108,67 
	8,87 
	22,43 
	11,7 

	12-16-001-04
	      32 мм
	271,21 
	117,94 
	125,28 
	9,14 
	27,99 
	11,7 

	12-16-001-05
	      40 мм
	281,74 
	118,94 
	133,41 
	9,41 
	29,39 
	11,8 

	12-16-001-06
	      50 мм
	454,29 
	240,91 
	170,96 
	10,46 
	42,42 
	23,9 

	12-16-001-07
	      65 мм
	493,08 
	234,86 
	213,16 
	12,28 
	45,06 
	23,3 

	Таблица 12-16-002. Аппараты и приборы для систем пластичной смазки 

   

	
	Измеритель: 1 шт.

	12-16-002-01
	Насос ручной ПРТ-М
	63,75 
	62,50 
	0,00 
	0,00 
	1,25 
	6,2 

	12-16-002-02
	Блок переключения смазочный типа БПС-21, БПС-22
	63,75 
	62,50 
	0,00 
	0,00 
	1,25 
	6,2 

	12-16-002-03
	Распределитель линейный двух- и четырехходовый типа РРЭ, РЧЭ-11, РЧР
	63,75 
	62,50 
	0,00 
	0,00 
	1,25 
	6,2 

	12-16-002-04
	Клапан обратный КОГ-15
	10,59 
	10,38 
	0,00 
	0,00 
	0,21 
	1,03 

	12-16-002-05
	Фильтр сетчатый 16-250-2
	3,18 
	3,12 
	0,00 
	0,00 
	0,06 
	0,31 

	Таблица 12-16-003. Питатели двухлинейные 

   

	
	Измеритель: 1 компл.

	
	Питатель двухлинейный с разводящим трубопроводом типа:

	12-16-003-01
	      2-0200-1, 2-0500-1, 2-1000-1, 2-2500-1, одноотводный
	204,82 
	145,15 
	41,63 
	1,90 
	18,04 
	14,4 

	12-16-003-02
	      2-0200-2, 2-0500-2, 2-1000-2, двухотводный
	247,76 
	181,44 
	43,50 
	1,90 
	22,82 
	18 

	12-16-003-03
	      2-0200-3, 2-0500-3, трехотводный
	289,65 
	216,72 
	45,37 
	1,90 
	27,56 
	21,5 

	12-16-003-04
	      2-0200-4, 2-0500-4, четырехотводный
	344,82 
	265,10 
	47,15 
	1,90 
	32,57 
	26,3 

	ОТДЕЛ 17. МАСЛОПРОВОДЫ ОБОРУДОВАНИЯ ТЕПЛОВЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ 

   

	Таблица 12-17-001. Маслопроводы турбин и генераторов 

   

	
	Измеритель: 1 т

	
	Маслопровод турбин и генераторов, мощность:

	12-17-001-01
	      до 40 тыс. кВт
	12294,95 
	5433,48 
	5501,65 
	341,21 
	1359,82 
	516 

	12-17-001-02
	      до 200 тыс. кВт
	11748,23 
	4906,98 
	5526,54 
	335,69 
	1314,71 
	466 

	12-17-001-03
	      более 200 тыс. кВт
	11156,32 
	4527,90 
	5477,91 
	319,52 
	1150,51 
	430 

	Таблица 12-17-002. Маслопроводы машинного зала 

   

	
	Измеритель: 1 т

	12-17-002-01
	Маслопровод машинного зала
	12926,35 
	5345,70 
	6214,05 
	371,87 
	1366,60 
	515 

	ОТДЕЛ 18. ИЗГОТОВЛЕНИЕ УЗЛОВ И СЕКЦИЙ ТРУБОПРОВОДОВ 

   

	Раздел 1. ИЗГОТОВЛЕНИЕ УЗЛОВ ТРУБОПРОВОДОВ 

   

	Таблица 12-18-001. Изготовление узлов трубопроводов из труб углеродистых и качественных сталей, монтируемых в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов 

   

	
	Измеритель: 100 м

	
	Изготовление узла трубопроводов из труб углеродистых и качественных сталей, монтируемого в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, диаметр трубопровода наружный:

	12-18-001-01
	      14 мм
	822,20 
	485,86 
	299,82 
	29,67 
	36,52 
	 48,2 

80 

	12-18-001-02
	      18 мм
	896,41 
	522,14 
	326,91 
	29,67 
	47,36 
	 51,8 

110 

	12-18-001-03
	      25 мм
	905,72 
	522,14 
	326,75 
	29,67 
	56,83 
	 51,8 

140 

	12-18-001-04
	      32 мм
	944,17 
	533,23 
	340,56 
	29,95 
	70,38 
	 52,9 

180 

	12-18-001-05
	      38 мм
	1003,74 
	563,47 
	359,64 
	29,95 
	80,63 
	 55,9 

210 

	12-18-001-06
	      45 мм
	1089,12 
	623,95 
	373,23 
	29,95 
	91,94 
	 61,9 

240 

	12-18-001-07
	      57 мм
	1107,41 
	659,23 
	361,06 
	30,35 
	87,12 
	 65,4 

390 

	12-18-001-08
	      76 мм
	1283,23 
	730,80 
	420,66 
	31,44 
	131,77 
	 72,5 

600 

	12-18-001-09
	      89 мм
	1631,90 
	1006,99 
	451,68 
	31,98 
	173,23 
	 99,9 

740 

	12-18-001-10
	      108 мм
	2009,82 
	1149,12 
	595,52 
	44,31 
	265,18 
	 114 

1140 

	12-18-001-11
	      133 мм
	2172,29 
	1149,12 
	689,51 
	49,05 
	333,66 
	 114 

1410 

	12-18-001-12
	      159 мм
	2293,80 
	1169,28 
	723,85 
	49,46 
	400,67 
	 116 

1690 

	12-18-001-13
	      219 мм
	2865,83 
	1199,52 
	756,40 
	52,30 
	909,91 
	 119 

3330 

	12-18-001-14
	      273 мм
	3322,88 
	1320,48 
	795,90 
	53,25 
	1206,50 
	 131 

4170 

	12-18-001-15
	      325 мм
	3568,74 
	1431,36 
	855,44 
	54,88 
	1281,94 
	 142 

5000 

	12-18-001-16
	      377 мм
	3804,83 
	1431,36 
	920,93 
	56,77 
	1452,54 
	 142 

6250 

	12-18-001-17
	      426 мм
	4267,04 
	1643,04 
	1054,60 
	58,94 
	1569,40 
	 163 

7690 

	12-18-001-18
	      530 мм
	4573,09 
	1804,32 
	1009,73 
	60,98 
	1759,04 
	 179 

9090 

	12-18-001-19
	      630 мм
	4129,68 
	1965,60 
	992,17 
	63,96 
	1171,91 
	 195 

11100 

	Таблица 12-18-002. Изготовление узлов трубопроводов из труб углеродистых и качественных сталей, монтируемых в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п. 

   

	
	Измеритель: 100 м

	
	Изготовление узла трубопроводов из труб углеродистых и качественных сталей, монтируемого в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п., диаметр трубопровода наружный:

	12-18-002-01
	      14 мм
	1056,86 
	623,95 
	389,46 
	40,24 
	43,45 
	 61,9 

60 

	12-18-002-02
	      18 мм
	1142,68 
	659,23 
	427,19 
	40,24 
	56,26 
	 65,4 

100 

	12-18-002-03
	      25 мм
	1198,79 
	671,33 
	454,23 
	40,51 
	73,23 
	 66,6 

140 

	12-18-002-04
	      32 мм
	1274,93 
	695,52 
	483,58 
	40,51 
	95,83 
	 69 

190 

	12-18-002-05
	      38 мм
	1343,74 
	719,71 
	512,07 
	40,65 
	111,96 
	 71,4 

230 

	12-18-002-06
	      45 мм
	1481,88 
	791,28 
	556,63 
	40,79 
	133,97 
	 78,5 

280 

	12-18-002-07
	      57 мм
	1539,67 
	815,47 
	531,10 
	41,33 
	193,10 
	 80,9 

410 

	12-18-002-08
	      76 мм
	1715,06 
	923,33 
	609,58 
	42,28 
	182,15 
	 91,6 

650 

	12-18-002-09
	      89 мм
	1769,67 
	923,33 
	617,47 
	42,82 
	228,87 
	 91,6 

780 

	12-18-002-10
	      108 мм
	2280,10 
	1179,36 
	751,43 
	54,34 
	349,31 
	 117 

1200 

	12-18-002-11
	      133 мм
	2569,38 
	1310,40 
	813,61 
	56,50 
	445,37 
	 130 

1450 

	12-18-002-12
	      159 мм
	2830,64 
	1391,04 
	881,85 
	61,25 
	557,75 
	 138 

1700 

	12-18-002-13
	      219 мм
	3859,70 
	1552,32 
	1032,88 
	73,98 
	1274,50 
	 154 

3450 

	12-18-002-14
	      273 мм
	4494,98 
	1663,20 
	1105,34 
	73,85 
	1726,44 
	 165 

4350 

	12-18-002-15
	      325 мм
	4537,61 
	1663,20 
	1114,91 
	74,93 
	1759,50 
	 165 

5000 

	12-18-002-16
	      377 мм
	4908,91 
	1753,92 
	1194,20 
	76,69 
	1960,79 
	 174 

6300 

	12-18-002-17
	      426 мм
	5019,65 
	1753,92 
	1164,64 
	78,59 
	2101,09 
	 174 

7100 

	12-18-002-18
	      530 мм
	5451,14 
	1764,00 
	1161,68 
	80,35 
	2525,46 
	 175 

9100 

	Таблица 12-18-003. Изготовление узлов трубопроводов из труб легированных сталей, монтируемых в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов 

   

	
	Измеритель: 100 м

	
	Изготовление узла трубопроводов из труб легированных сталей, монтируемого в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, диаметр трубопровода наружный:

	12-18-003-01
	      45 мм
	1278,02 
	803,38 
	430,74 
	29,27 
	43,90 
	 79,7 

240 

	12-18-003-02
	      57 мм
	1307,85 
	802,37 
	436,30 
	29,40 
	69,18 
	 79,6 

330 

	12-18-003-03
	      76 мм
	1648,64 
	981,79 
	537,15 
	38,21 
	129,70 
	 97,4 

610 

	12-18-003-04
	      89 мм
	1717,98 
	981,79 
	558,42 
	38,48 
	177,77 
	 97,4 

750 

	12-18-003-05
	      108 мм
	2098,76 
	1159,20 
	688,68 
	45,26 
	250,88 
	 115 

1050 

	12-18-003-06
	      133 мм
	2678,96 
	1491,84 
	872,65 
	48,51 
	314,47 
	 148 

1450 

	12-18-003-07
	      159 мм
	2736,24 
	1491,84 
	898,31 
	48,78 
	346,09 
	 148 

1700 

	12-18-003-08
	      219 мм
	3367,62 
	1713,60 
	1063,15 
	68,70 
	590,87 
	 170 

3350 

	12-18-003-09
	      273 мм
	3917,52 
	1945,44 
	1174,17 
	74,53 
	797,91 
	 193 

4750 

	12-18-003-10
	      325 мм
	4754,64 
	2358,72 
	1349,40 
	83,47 
	1046,52 
	 234 

6700 

	12-18-003-11
	      377 мм
	5175,75 
	2429,28 
	1407,58 
	86,45 
	1338,89 
	 241 

9100 

	12-18-003-12
	      426 мм
	5458,04 
	2651,04 
	1463,68 
	87,67 
	1343,32 
	 263 

10000 

	12-18-003-13
	      530 мм
	5648,18 
	2741,76 
	1561,28 
	89,02 
	1345,14 
	 272 

11100 

	Таблица 12-18-004. Изготовление узлов трубопроводов из труб легированных сталей, монтируемых в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных, и т. п. 

   

	
	Измеритель: 100 м

	
	Изготовление узла трубопроводов из труб легированных сталей, монтируемого в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т. п., диаметр трубопровода наружный:

	12-18-004-01
	      45 мм
	1980,21 
	1219,68 
	693,13 
	48,78 
	67,40 
	 121 

290 

	12-18-004-02
	      57 мм
	2149,61 
	1320,48 
	728,08 
	50,41 
	101,05 
	 131 

360 

	12-18-004-03
	      76 мм
	2506,72 
	1471,68 
	853,81 
	60,43 
	181,23 
	 146 

650 

	12-18-004-04
	      89 мм
	2681,00 
	1512,00 
	917,38 
	63,82 
	251,62 
	 150 

790 

	12-18-004-05
	      108 мм
	3193,08 
	1764,00 
	1083,87 
	65,58 
	345,21 
	 175 

1050 

	12-18-004-06
	      133 мм
	4072,83 
	2318,40 
	1309,58 
	69,51 
	444,85 
	 230 

1500 

	12-18-004-07
	      159 мм
	4316,61 
	2368,80 
	1464,00 
	72,22 
	483,81 
	 235 

1750 

	12-18-004-08
	      219 мм
	5434,23 
	2852,64 
	1746,56 
	98,64 
	835,03 
	 283 

3450 

	12-18-004-09
	      273 мм
	6214,80 
	3165,12 
	1911,13 
	102,71 
	1138,55 
	 314 

5000 

	12-18-004-10
	      325 мм
	7242,14 
	3699,36 
	2115,24 
	115,85 
	1427,54 
	 367 

6700 

	12-18-004-11
	      377 мм
	7990,41 
	3900,96 
	2240,43 
	128,05 
	1849,02 
	 387 

9100 

	12-18-004-12
	      426 мм
	8297,86 
	4092,48 
	2352,53 
	129,54 
	1852,85 
	 406 

10000 

	12-18-004-13
	      530 мм
	8704,21 
	4334,40 
	2512,12 
	131,30 
	1857,69 
	 430 

11100 

	Таблица 12-18-005. Изготовление узлов трубопроводов из труб высоколегированных сталей, монтируемых в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов 

   

	
	Измеритель: 100 м

	
	Изготовление узла трубопроводов из труб высоколегированных сталей, монтируемого в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, диаметр трубопровода наружный:

	12-18-005-01
	      45 мм
	1457,65 
	827,57 
	573,54 
	39,43 
	56,54 
	 82,1 

240 

	12-18-005-02
	      57 мм
	1618,35 
	887,04 
	613,27 
	40,79 
	118,04 
	 88 

330 

	12-18-005-03
	      76 мм
	2539,35 
	1350,72 
	953,45 
	52,44 
	235,18 
	 134 

610 

	12-18-005-04
	      89 мм
	2649,50 
	1350,72 
	979,78 
	54,61 
	319,00 
	 134 

750 

	12-18-005-05
	      108 мм
	3237,33 
	1683,36 
	1118,59 
	58,67 
	435,38 
	 167 

1050 

	12-18-005-06
	      133 мм
	3716,04 
	1844,64 
	1324,47 
	77,51 
	546,93 
	 183 

1450 

	12-18-005-07
	      159 мм
	3920,44 
	2016,00 
	1438,22 
	79,95 
	466,22 
	 200 

1750 

	12-18-005-08
	      219 мм
	4449,54 
	2036,16 
	1474,40 
	109,21 
	938,98 
	 202 

3450 

	12-18-005-09
	      273 мм
	5228,33 
	2157,12 
	1755,41 
	155,96 
	1315,80 
	 214 

5000 

	12-18-005-10
	      325 мм
	5680,35 
	2207,52 
	1808,74 
	157,86 
	1664,09 
	 219 

6700 

	Таблица 12-18-006. Изготовление узлов трубопроводов из труб высоколегированных сталей, монтируемых в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных, и т. п. 

   

	
	Измеритель: 100 м

	
	Изготовление узла трубопроводов из труб высоколегированных сталей, монтируемого в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т. п., диаметр трубопровода наружный:

	12-18-006-01
	      45 мм
	2608,72 
	1542,24 
	976,33 
	53,52 
	90,15 
	 153 

290 

	12-18-006-02
	      57 мм
	2800,94 
	1582,56 
	1042,21 
	56,50 
	176,17 
	 157 

360 

	12-18-006-03
	      76 мм
	4270,46 
	2348,64 
	1584,81 
	76,29 
	337,01 
	 233 

650 

	12-18-006-04
	      89 мм
	4387,61 
	2348,64 
	1593,21 
	72,76 
	445,76 
	 233 

790 

	12-18-006-05
	      108 мм
	5171,56 
	2721,60 
	1850,19 
	86,04 
	599,77 
	 270 

1050 

	12-18-006-06
	      133 мм
	6016,97 
	3114,72 
	2130,06 
	118,56 
	772,19 
	 309 

1500 

	12-18-006-07
	      159 мм
	6330,97 
	3225,60 
	2468,12 
	141,33 
	637,25 
	 320 

1750 

	12-18-006-08
	      219 мм
	7290,93 
	3346,56 
	2674,13 
	197,83 
	1270,24 
	 332 

3450 

	12-18-006-09
	      273 мм
	8196,95 
	3598,56 
	2805,85 
	228,45 
	1792,54 
	 357 

5000 

	12-18-006-10
	      325 мм
	9558,13 
	3991,68 
	3266,72 
	292,14 
	2299,73 
	 396 

6700 

	Раздел 2. ИЗГОТОВЛЕНИЕ СЕКЦИЙ ТРУБОПРОВОДОВ 

   

	Таблица 12-18-022. Изготовление секций трубопроводов из труб углеродистых и качественных сталей 

   

	
	Измеритель: 100 м

	
	Изготовление секций трубопроводов из труб углеродистых и качественных сталей, диаметр трубопровода наружный:

	12-18-022-01
	      14 мм
	52,14 
	33,47 
	15,89 
	0,27 
	2,78 
	 3,32 

70 

	12-18-022-02
	      18 мм
	60,26 
	38,10 
	18,54 
	0,27 
	3,62 
	 3,78 

100 

	12-18-022-03
	      25 мм
	62,36 
	38,10 
	19,29 
	0,41 
	4,97 
	 3,78 

140 

	12-18-022-04
	      32 мм
	68,13 
	40,42 
	21,93 
	0,54 
	5,78 
	 4,01 

170 

	12-18-022-05
	      38 мм
	75,96 
	45,06 
	24,28 
	0,54 
	6,62 
	 4,47 

200 

	12-18-022-06
	      45 мм
	81,04 
	48,48 
	25,12 
	0,68 
	7,44 
	 4,81 

230 

	12-18-022-07
	      57 мм
	90,90 
	51,91 
	27,27 
	0,95 
	11,72 
	 5,15 

370 

	12-18-022-08
	      76 мм
	103,30 
	56,55 
	37,01 
	1,63 
	9,74 
	 5,61 

570 

	12-18-022-09
	      89 мм
	114,47 
	60,08 
	43,06 
	1,90 
	11,33 
	 5,96 

670 

	12-18-022-10
	      108 мм
	155,22 
	81,95 
	58,87 
	2,85 
	14,40 
	 8,13 

1050 

	12-18-022-11
	      133 мм
	176,35 
	96,97 
	63,69 
	3,79 
	15,69 
	 9,62 

1350 

	12-18-022-12
	      159 мм
	190,44 
	106,24 
	62,40 
	4,47 
	21,80 
	 10,54 

1600 

	12-18-022-13
	      219 мм
	280,24 
	132,75 
	105,78 
	8,94 
	41,71 
	 13,17 

3200 

	12-18-022-14
	      273 мм
	344,43 
	161,28 
	132,42 
	11,25 
	50,73 
	 16 

4000 

	12-18-022-15
	      325 мм
	400,09 
	184,46 
	155,59 
	13,28 
	60,04 
	 18,3 

4750 

	12-18-022-16
	      377 мм
	492,21 
	224,78 
	192,62 
	16,40 
	74,81 
	 22,3 

5900 

	12-18-022-17
	      426 мм
	599,68 
	254,02 
	226,79 
	19,78 
	118,87 
	 25,2 

7100 

	12-18-022-18
	      530 мм
	660,97 
	266,11 
	256,27 
	23,17 
	138,59 
	 26,4 

8300 

	Таблица 12-18-023. Изготовление секций трубопроводов из труб легированных сталей 

   

	
	Измеритель: 100 м

	
	Изготовление секций трубопроводов из труб легированных сталей, диаметр трубопровода наружный:

	12-18-023-01
	      45 мм
	136,84 
	81,45 
	50,47 
	4,20 
	4,92 
	 8,08 

240 

	12-18-023-02
	      57 мм
	140,08 
	81,45 
	52,70 
	4,47 
	5,93 
	 8,08 

310 

	12-18-023-03
	      76 мм
	192,78 
	109,87 
	71,85 
	6,23 
	11,06 
	 10,9 

580 

	12-18-023-04
	      89 мм
	206,42 
	116,93 
	76,90 
	6,37 
	12,59 
	 11,6 

670 

	12-18-023-05
	      108 мм
	223,13 
	117,94 
	90,81 
	7,05 
	14,38 
	 11,7 

950 

	12-18-023-06
	      133 мм
	274,90 
	149,18 
	106,29 
	8,54 
	19,43 
	 14,8 

1350 

	12-18-023-07
	      159 мм
	287,55 
	155,23 
	108,98 
	8,81 
	23,34 
	 15,4 

1600 

	12-18-023-08
	      219 мм
	418,53 
	219,74 
	153,92 
	13,28 
	44,87 
	 21,8 

3250 

	12-18-023-09
	      273 мм
	596,36 
	314,50 
	214,85 
	19,38 
	67,01 
	 31,2 

4750 

	12-18-023-10
	      325 мм
	709,69 
	361,87 
	260,88 
	25,75 
	86,94 
	 35,9 

6300 

	12-18-023-11
	      377 мм
	954,56 
	474,77 
	355,17 
	37,13 
	124,62 
	 47,1 

9100 

	12-18-023-12
	      426 мм
	1045,80 
	522,14 
	386,72 
	40,79 
	136,94 
	 51,8 

10000 

	12-18-023-13
	      530 мм
	1119,29 
	552,38 
	429,36 
	45,39 
	137,55 
	 54,8 

11100 

	Таблица 12-18-024. Изготовление секций трубопроводов из труб высоколегированных сталей 

   

	
	Измеритель: 100 м

	
	Изготовление секций трубопроводов из труб высоколегированных сталей, диаметр трубопровода наружный:

	12-18-024-01
	      45 мм
	186,75 
	109,87 
	66,26 
	4,34 
	10,62 
	 10,9 

240 

	12-18-024-02
	      57 мм
	203,46 
	118,94 
	72,73 
	4,47 
	11,79 
	 11,8 

310 

	12-18-024-03
	      76 мм
	315,22 
	179,42 
	113,06 
	6,23 
	22,74 
	 17,8 

580 

	12-18-024-04
	      89 мм
	349,76 
	197,57 
	126,01 
	6,91 
	26,18 
	 19,6 

670 

	12-18-024-05
	      108 мм
	422,93 
	244,94 
	149,67 
	7,45 
	28,32 
	 24,3 

950 

	12-18-024-06
	      133 мм
	495,85 
	298,37 
	158,05 
	8,40 
	39,43 
	 29,6 

1350 

	12-18-024-07
	      159 мм
	531,85 
	333,65 
	164,02 
	9,21 
	34,18 
	 33,1 

1600 

	12-18-024-08
	      219 мм
	631,00 
	373,97 
	195,92 
	13,28 
	61,11 
	 37,1 

3250 

	12-18-024-09
	      273 мм
	709,09 
	373,97 
	239,95 
	19,38 
	95,17 
	 37,1 

4750 

	12-18-024-10
	      325 мм
	858,11 
	421,34 
	294,04 
	25,61 
	142,73 
	 41,8 

6250 

	ОТДЕЛ 20. ТРУБОПРОВОДЫ НЕФТЕГАЗОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕГО КОМПЛЕКСА 

   

	Раздел 1. ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ТРУБ УГЛЕРОДИСТОЙ И КАЧЕСТВЕННОЙ СТАЛИ 

   

	Таблица 12-20-001. Трубопроводы в помещениях или на открытых площадках, монтируемые из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа. 

   

	
	Измеритель: 1 м

	
	Трубопроводы в помещениях или на открытых площадках, монтируемые из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр трубопровода наружный:

	12-20-001-01
	      до 14 мм
	38,61 
	4,94 
	33,57 
	1,72 
	0,10 
	 0,52 

0,6 

	12-20-001-02
	      до 18 мм
	38,62 
	4,94 
	33,57 
	1,72 
	0,11 
	 0,52 

0,83 

	12-20-001-03
	      до 25 мм
	38,82 
	5,13 
	33,57 
	1,72 
	0,12 
	 0,54 

1,7 

	12-20-001-04
	      до 32 мм
	41,90 
	5,51 
	36,26 
	1,99 
	0,13 
	 0,58 

2 

	12-20-001-05
	      до 38 мм
	41,92 
	5,51 
	36,26 
	1,99 
	0,15 
	 0,58 

2,3 

	12-20-001-06
	      до 45 мм
	41,94 
	5,51 
	36,26 
	1,99 
	0,17 
	 0,58 

2,6 

	12-20-001-07
	      до 57 мм
	48,61 
	6,56 
	41,83 
	2,38 
	0,22 
	 0,69 

4,2 

	12-20-001-08
	      до 76 мм
	51,75 
	6,75 
	44,70 
	2,50 
	0,30 
	 0,71 

6,3 

	12-20-001-09
	      до 89 мм
	53,55 
	7,13 
	46,04 
	2,63 
	0,38 
	 0,75 

7,7 

	12-20-001-10
	      до 108 мм
	64,92 
	8,65 
	55,82 
	3,27 
	0,45 
	 0,91 

11 

	12-20-001-11
	      до 133 мм
	68,48 
	9,03 
	58,70 
	3,39 
	0,75 
	 0,95 

13 

	12-20-001-12
	      до 159 мм
	86,12 
	11,08 
	74,04 
	4,41 
	1,00 
	 1,18 

17,5 

	12-20-001-13
	      до 219 мм
	94,81 
	12,99 
	80,07 
	4,82 
	1,75 
	 1,35 

34,5 

	12-20-001-14
	      до 273 мм
	112,23 
	15,30 
	94,07 
	5,71 
	2,86 
	 1,59 

43,5 

	12-20-001-15
	      до 325 мм
	122,95 
	17,41 
	101,79 
	6,39 
	3,75 
	 1,81 

53 

	12-20-001-16
	      до 377 мм
	127,96 
	17,89 
	105,14 
	6,52 
	4,93 
	 1,86 

63 

	12-20-001-17
	      до 426 мм
	154,52 
	20,49 
	127,57 
	7,91 
	6,46 
	 2,13 

77 

	12-20-001-18
	      до 530 мм
	173,86 
	24,15 
	139,67 
	9,13 
	10,04 
	 2,51 

91 

	12-20-001-19
	      до 630 мм
	211,86 
	27,32 
	170,18 
	11,34 
	14,36 
	 2,84 

111 

	12-20-001-20
	      до 820 мм
	227,66 
	31,32 
	181,90 
	12,02 
	14,44 
	 3,18 

167 

	12-20-001-21
	      до 1020 мм
	298,41 
	40,19 
	220,60 
	14,92 
	37,62 
	 4,08 

200 

	12-20-001-22
	      до 1220 мм
	335,26 
	40,88 
	241,17 
	15,75 
	53,21 
	 4,15 

250 

	12-20-001-23
	      до 1420 мм
	414,05 
	51,52 
	290,35 
	19,53 
	72,18 
	 5,23 

333 

	
	Измеритель: 1 стык

	
	Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный:

	12-20-001-24
	      до 14 мм
	56,98 
	30,77 
	13,50 
	0,95 
	12,71 
	2,76 

	12-20-001-25
	      до 18 мм
	58,05 
	30,77 
	13,50 
	0,95 
	13,78 
	2,76 

	12-20-001-26
	      до 25 мм
	45,01 
	31,11 
	12,11 
	0,95 
	1,79 
	2,79 

	12-20-001-27
	      до 32 мм
	50,44 
	32,42 
	16,15 
	1,36 
	1,87 
	2,95 

	12-20-001-28
	      до 38 мм
	52,55 
	33,52 
	17,06 
	1,36 
	1,97 
	3,05 

	12-20-001-29
	      до 45 мм
	52,97 
	33,85 
	17,06 
	1,36 
	2,06 
	3,08 

	12-20-001-30
	      до 57 мм
	62,91 
	37,70 
	22,63 
	1,76 
	2,58 
	3,43 

	12-20-001-31
	      до 76 мм
	74,46 
	41,10 
	30,29 
	1,76 
	3,07 
	3,74 

	12-20-001-32
	      до 89 мм
	81,06 
	42,64 
	34,90 
	2,17 
	3,52 
	3,88 

	12-20-001-33
	      до 108 мм
	102,27 
	55,94 
	41,39 
	2,71 
	4,94 
	5,09 

	12-20-001-34
	      до 133 мм
	110,00 
	60,66 
	43,73 
	2,71 
	5,61 
	5,52 

	12-20-001-35
	      до 159 мм
	144,22 
	75,49 
	60,32 
	3,66 
	8,41 
	6,77 

	12-20-001-36
	      до 219 мм
	225,47 
	108,38 
	91,17 
	4,74 
	25,92 
	9,72 

	12-20-001-37
	      до 273 мм
	259,59 
	126,45 
	101,37 
	4,74 
	31,77 
	11,19 

	12-20-001-38
	      до 325 мм
	307,76 
	147,13 
	122,97 
	5,96 
	37,66 
	13,02 

	12-20-001-39
	      до 377 мм
	353,88 
	161,45 
	141,71 
	6,91 
	50,72 
	14,48 

	12-20-001-40
	      до 426 мм
	393,58 
	182,21 
	162,36 
	7,86 
	49,01 
	16,58 

	12-20-001-41
	      до 530 мм
	498,94 
	227,35 
	200,46 
	9,35 
	71,13 
	20,39 

	12-20-001-42
	      до 630 мм
	550,90 
	238,48 
	255,02 
	15,31 
	57,40 
	21,7 

	12-20-001-43
	      до 820 мм
	766,87 
	306,99 
	366,28 
	23,58 
	93,60 
	28,32 

	12-20-001-44
	      до 1020 мм
	1272,34 
	501,24 
	619,08 
	39,02 
	152,02 
	46,24 

	12-20-001-45
	      до 1220 мм
	1691,02 
	663,69 
	820,14 
	52,03 
	207,19 
	60,39 

	12-20-001-46
	      до 1420 мм
	2046,67 
	779,08 
	974,18 
	62,06 
	293,41 
	70,89 

	Таблица 12-20-002. Трубопроводы в помещениях или на открытых площадках, монтируемые из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа в траншеях. 

   

	
	Измеритель: 1 м

	
	Трубопроводы в помещениях или на открытых площадках, монтируемые из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа в траншеях, диаметр трубопровода наружный:

	12-20-002-01
	      до 14 мм
	50,80 
	5,80 
	44,88 
	2,34 
	0,12 
	 0,61 

0,6 

	12-20-002-02
	      до 18 мм
	50,81 
	5,80 
	44,88 
	2,34 
	0,13 
	 0,61 

0,83 

	12-20-002-03
	      до 25 мм
	51,10 
	6,08 
	44,88 
	2,34 
	0,14 
	 0,64 

1,7 

	12-20-002-04
	      до 32 мм
	52,84 
	6,46 
	46,23 
	2,48 
	0,15 
	 0,68 

2 

	12-20-002-05
	      до 38 мм
	52,86 
	6,46 
	46,23 
	2,48 
	0,17 
	 0,68 

2,3 

	12-20-002-06
	      до 45 мм
	52,88 
	6,46 
	46,23 
	2,48 
	0,19 
	 0,68 

2,6 

	12-20-002-07
	      до 57 мм
	64,05 
	7,79 
	56,01 
	3,12 
	0,25 
	 0,82 

4,2 

	12-20-002-08
	      до 76 мм
	64,23 
	7,89 
	56,01 
	3,12 
	0,33 
	 0,83 

6,3 

	12-20-002-09
	      до 89 мм
	67,57 
	8,46 
	58,70 
	3,39 
	0,41 
	 0,89 

7,7 

	12-20-002-10
	      до 108 мм
	84,97 
	10,26 
	74,22 
	4,26 
	0,49 
	 1,08 

11 

	12-20-002-11
	      до 133 мм
	85,74 
	10,74 
	74,22 
	4,26 
	0,78 
	 1,13 

13 

	12-20-002-12
	      до 159 мм
	108,13 
	13,30 
	93,78 
	5,54 
	1,05 
	 1,4 

17,5 

	12-20-002-13
	      до 219 мм
	118,49 
	15,57 
	101,16 
	6,08 
	1,76 
	 1,6 

34,5 

	12-20-002-14
	      до 273 мм
	143,45 
	18,29 
	122,24 
	7,33 
	2,92 
	 1,88 

43,5 

	12-20-002-15
	      до 325 мм
	157,40 
	20,92 
	132,66 
	8,28 
	3,82 
	 2,15 

53 

	12-20-002-16
	      до 377 мм
	160,86 
	21,21 
	134,66 
	8,28 
	4,99 
	 2,18 

63 

	12-20-002-17
	      до 426 мм
	189,84 
	24,52 
	158,78 
	9,95 
	6,54 
	 2,52 

77 

	12-20-002-18
	      до 530 мм
	215,51 
	28,80 
	176,57 
	11,44 
	10,14 
	 2,96 

91 

	12-20-002-19
	      до 630 мм
	243,42 
	34,18 
	194,75 
	13,47 
	14,49 
	 3,47 

111 

	12-20-002-20
	      до 820 мм
	259,37 
	38,32 
	206,47 
	14,15 
	14,58 
	 3,89 

167 

	12-20-002-21
	      до 1020 мм
	364,55 
	49,15 
	277,75 
	18,76 
	37,65 
	 4,99 

200 

	12-20-002-22
	      до 1220 мм
	404,05 
	50,73 
	299,85 
	19,58 
	53,47 
	 5,15 

250 

	12-20-002-23
	      до 1420 мм
	492,96 
	65,04 
	355,57 
	24,18 
	72,35 
	 6,53 

333 

	
	Измеритель: 1 стык

	
	Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный:

	12-20-002-24
	      до 14 мм
	64,69 
	37,80 
	14,04 
	1,22 
	12,85 
	3,39 

	12-20-002-25
	      до 18 мм
	65,76 
	37,80 
	14,04 
	1,22 
	13,92 
	3,39 

	12-20-002-26
	      до 25 мм
	54,80 
	38,02 
	14,85 
	1,22 
	1,93 
	3,41 

	12-20-002-27
	      до 32 мм
	60,71 
	39,81 
	18,88 
	1,63 
	2,02 
	3,57 

	12-20-002-28
	      до 38 мм
	62,70 
	40,81 
	19,77 
	1,63 
	2,12 
	3,66 

	12-20-002-29
	      до 45 мм
	63,35 
	41,37 
	19,77 
	1,63 
	2,21 
	3,71 

	12-20-002-30
	      до 57 мм
	76,22 
	45,49 
	27,99 
	2,30 
	2,74 
	4,08 

	12-20-002-31
	      до 76 мм
	88,37 
	49,62 
	35,51 
	2,30 
	3,24 
	4,45 

	12-20-002-32
	      до 89 мм
	95,42 
	51,51 
	40,21 
	2,71 
	3,70 
	4,62 

	12-20-002-33
	      до 108 мм
	120,97 
	67,01 
	48,80 
	3,39 
	5,16 
	6,01 

	12-20-002-34
	      до 133 мм
	128,44 
	72,48 
	50,11 
	3,39 
	5,85 
	6,5 

	12-20-002-35
	      до 159 мм
	164,22 
	87,75 
	67,81 
	4,47 
	8,66 
	7,87 

	12-20-002-36
	      до 219 мм
	259,57 
	131,92 
	105,16 
	5,96 
	22,49 
	11,17 

	12-20-002-37
	      до 273 мм
	294,57 
	150,81 
	116,34 
	5,96 
	27,42 
	12,77 

	12-20-002-38
	      до 325 мм
	348,63 
	175,26 
	140,91 
	7,45 
	32,46 
	14,84 

	12-20-002-39
	      до 377 мм
	403,23 
	190,64 
	161,29 
	8,67 
	51,30 
	16,42 

	12-20-002-40
	      до 426 мм
	447,02 
	214,44 
	182,92 
	9,89 
	49,66 
	18,47 

	12-20-002-41
	      до 530 мм
	563,38 
	265,29 
	226,20 
	11,65 
	71,89 
	22,85 

	12-20-002-42
	      до 630 мм
	630,64 
	278,25 
	294,20 
	19,24 
	58,19 
	24,28 

	12-20-002-43
	      до 820 мм
	879,41 
	358,10 
	426,69 
	29,54 
	94,62 
	31,69 

	12-20-002-44
	      до 1020 мм
	1442,11 
	570,65 
	718,05 
	48,78 
	153,41 
	50,5 

	12-20-002-45
	      до 1220 мм
	1951,22 
	781,96 
	959,70 
	65,04 
	209,56 
	69,2 

	12-20-002-46
	      до 1420 мм
	2354,13 
	919,82 
	1138,08 
	77,51 
	296,23 
	81,4 
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