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Часть 37. Оборудование общего назначения
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расценок
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строительных работ и конструкций
	Прямые
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материалов
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	ОТДЕЛ 01. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ 

   

	Раздел 1. СОСУДЫ И АППАРАТЫ БЕЗ МЕХАНИЗМОВ 

   

	Таблица 37-01-001. Монтаж оборудования на открытой площадке 

   

	
	Измеритель: 1 шт.

	
	Монтаж оборудования без механизмов на открытой площадке, масса оборудования:

	37-01-001-01
	      0,03 т
	339,59 
	168,35 
	43,98 
	0,00 
	127,26 
	17,5 

	37-01-001-02
	      0,05 т
	343,29 
	170,27 
	45,72 
	0,00 
	127,30 
	17,7 

	37-01-001-03
	      0,1 т
	411,97 
	201,06 
	83,00 
	4,07 
	127,91 
	20,9 

	37-01-001-04
	      0,5 т
	833,69 
	211,64 
	145,07 
	9,49 
	476,98 
	22 

	37-01-001-05
	      1 т
	1131,84 
	347,28 
	241,69 
	15,45 
	542,87 
	36,1 

	37-01-001-06
	      1,5 т
	1221,89 
	366,52 
	312,12 
	21,54 
	543,25 
	38,1 

	37-01-001-07
	      2 т
	2085,75 
	641,65 
	697,49 
	58,81 
	746,61 
	66,7 

	37-01-001-08
	      3 т
	2296,85 
	804,23 
	742,76 
	61,92 
	749,86 
	83,6 

	37-01-001-09
	      5 т
	2886,53 
	962,00 
	1166,69 
	102,17 
	757,84 
	100 

	37-01-001-10
	      8 т
	3625,16 
	1173,64 
	1712,53 
	142,14 
	738,99 
	122 

	37-01-001-11
	      13 т
	4379,41 
	1394,90 
	2241,09 
	193,49 
	743,42 
	145 

	37-01-001-12
	      18 т
	7432,25 
	1510,34 
	5094,37 
	365,34 
	827,54 
	157 

	37-01-001-13
	      27 т
	9529,50 
	2295,05 
	6157,90 
	425,68 
	1076,55 
	233 

	37-01-001-14
	      40 т
	10524,24 
	2413,25 
	6930,41 
	481,47 
	1180,58 
	245 

	37-01-001-15
	      60 т
	14093,78 
	3339,15 
	8819,52 
	595,43 
	1935,11 
	339 

	37-01-001-16
	      90 т
	27746,82 
	3940,00 
	21669,32 
	1098,37 
	2137,50 
	400 

	37-01-001-17
	      125 т
	88220,44 
	4885,60 
	79422,59 
	2843,66 
	3912,25 
	496 

	37-01-001-18
	      180 т
	139008,25 
	6753,60 
	127655,99 
	3781,49 
	4598,66 
	670 

	37-01-001-19
	      250 т
	258060,00 
	9394,56 
	243381,28 
	5816,50 
	5284,16 
	932 

	Таблица 37-01-002. Монтаж оборудования в помещении 

   

	
	Измеритель: 1 шт.

	
	Монтаж оборудования без механизмов в помещении, масса оборудования:

	37-01-002-01
	      0,03 т
	347,38 
	175,08 
	44,42 
	0,00 
	127,88 
	18,2 

	37-01-002-02
	      0,05 т
	352,07 
	177,97 
	46,16 
	0,00 
	127,94 
	18,5 

	37-01-002-03
	      0,1 т
	447,59 
	241,46 
	76,92 
	4,07 
	129,21 
	25,1 

	37-01-002-04
	      0,5 т
	875,44 
	266,47 
	130,40 
	9,35 
	478,57 
	27,7 

	37-01-002-05
	      1 т
	1180,24 
	408,85 
	227,78 
	16,26 
	543,61 
	42,5 

	37-01-002-06
	      1,5 т
	1257,24 
	427,13 
	286,14 
	21,95 
	543,97 
	44,4 

	37-01-002-07
	      2 т
	2374,00 
	876,38 
	745,68 
	73,31 
	751,94 
	91,1 

	37-01-002-08
	      3 т
	2941,89 
	1106,30 
	1071,83 
	112,33 
	763,76 
	115 

	37-01-002-09
	      5 т
	3554,56 
	1308,32 
	1473,63 
	145,80 
	772,61 
	136 

	37-01-002-10
	      8 т
	6058,48 
	1743,45 
	3523,98 
	271,00 
	791,05 
	177 

	37-01-002-11
	      13 т
	7635,30 
	2068,50 
	4764,96 
	368,29 
	801,84 
	210 

	37-01-002-12
	      18 т
	9473,77 
	2314,75 
	6272,85 
	502,30 
	886,17 
	235 

	37-01-002-13
	      27 т
	22573,31 
	3388,40 
	8162,03 
	637,07 
	11022,88 
	344 

	37-01-002-14
	      40 т
	27060,62 
	3749,76 
	12165,80 
	743,26 
	11145,06 
	372 

	37-01-002-15
	      60 т
	38593,28 
	4919,04 
	20434,08 
	1086,15 
	13240,16 
	488 

	37-01-002-16
	      90 т
	69339,88 
	5695,20 
	24833,35 
	1313,25 
	38811,33 
	565 

	Раздел 2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ 

   

	Таблица 37-01-013. Монтаж оборудования на открытой площадке 

   

	
	Измеритель: 1 шт.

	
	Монтаж оборудования на открытой площадке, масса оборудования:

	37-01-013-01
	      0,03 т
	415,51 
	234,43 
	51,04 
	0,00 
	130,04 
	23,8 

	37-01-013-02
	      0,05 т
	420,13 
	236,40 
	53,65 
	0,00 
	130,08 
	24 

	37-01-013-03
	      0,1 т
	496,67 
	273,83 
	92,01 
	4,49 
	130,83 
	27,8 

	37-01-013-04
	      0,5 т
	919,89 
	286,64 
	153,31 
	9,82 
	479,94 
	29,1 

	37-01-013-05
	      1 т
	1243,19 
	432,42 
	265,24 
	16,62 
	545,53 
	43,9 

	37-01-013-06
	      1,5 т
	1414,23 
	521,07 
	345,86 
	23,63 
	547,30 
	52,9 

	37-01-013-07
	      2 т
	2321,39 
	919,01 
	624,73 
	44,34 
	777,65 
	93,3 

	37-01-013-08
	      3 т
	2895,21 
	1191,85 
	920,25 
	75,82 
	783,11 
	121 

	37-01-013-09
	      5 т
	3576,38 
	1428,25 
	1356,68 
	112,66 
	791,45 
	145 

	37-01-013-10
	      8 т
	5070,88 
	1723,75 
	2523,10 
	177,96 
	824,03 
	175 

	37-01-013-11
	      13 т
	5972,40 
	2096,64 
	3044,28 
	218,82 
	831,48 
	208 

	37-01-013-12
	      18 т
	6816,41 
	2439,36 
	3459,31 
	323,87 
	917,74 
	242 

	37-01-013-13
	      27 т
	12430,55 
	3578,40 
	7300,72 
	494,84 
	1551,43 
	355 

	37-01-013-14
	      40 т
	14927,71 
	4404,96 
	8835,01 
	600,51 
	1687,74 
	437 

	37-01-013-15
	      60 т
	18801,47 
	5646,72 
	11128,21 
	749,05 
	2026,54 
	544 

	37-01-013-16
	      90 т
	36020,29 
	6404,46 
	27385,80 
	1397,21 
	2230,03 
	617 

	37-01-013-17
	      125 т
	95538,93 
	7587,78 
	83917,54 
	3044,80 
	4033,61 
	731 

	Таблица 37-01-014. Монтаж оборудования в помещении 

   

	
	Измеритель: 1 шт.

	
	Монтаж оборудования в помещении, масса оборудования:

	37-01-014-01
	      0,03 т
	887,06 
	273,83 
	482,40 
	38,98 
	130,83 
	27,8 

	37-01-014-02
	      0,05 т
	907,75 
	291,56 
	485,01 
	38,98 
	131,18 
	29,6 

	37-01-014-03
	      0,1 т
	1003,07 
	339,83 
	531,09 
	44,61 
	132,15 
	34,5 

	37-01-014-04
	      0,5 т
	1443,63 
	371,35 
	590,64 
	51,39 
	481,64 
	37,7 

	37-01-014-05
	      1 т
	2012,65 
	580,17 
	919,57 
	79,20 
	512,91 
	58,9 

	37-01-014-06
	      1,5 т
	2208,15 
	662,91 
	1030,67 
	91,91 
	514,57 
	67,3 

	37-01-014-07
	      2 т
	4033,84 
	1241,10 
	2008,65 
	183,87 
	784,09 
	126 

	37-01-014-08
	      3 т
	4826,94 
	1635,10 
	2399,87 
	232,69 
	791,97 
	166 

	37-01-014-09
	      5 т
	5551,61 
	1940,45 
	2809,47 
	273,45 
	801,69 
	197 

	37-01-014-10
	      8 т
	6037,26 
	2265,50 
	2936,90 
	273,77 
	834,86 
	230 

	37-01-014-11
	      13 т
	8655,40 
	2701,44 
	5110,38 
	387,58 
	843,58 
	268 

	37-01-014-12
	      18 т
	9792,07 
	3124,80 
	5735,82 
	508,94 
	931,45 
	310 

	37-01-014-13
	      27 т
	16914,76 
	4828,32 
	10510,01 
	870,43 
	1576,43 
	479 

	37-01-014-14
	      40 т
	23007,19 
	5755,68 
	15536,76 
	1002,11 
	1714,75 
	571 

	37-01-014-15
	      60 т
	29217,04 
	7106,40 
	20054,90 
	1251,96 
	2055,74 
	705 

	37-01-014-16
	      90 т
	41361,16 
	8262,48 
	30831,49 
	1597,58 
	2267,19 
	796 

	Раздел 3. ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ СОСУДОВ И АППАРАТОВ 

   

	Таблица 37-01-025. Гидравлическое испытание сосудов и аппаратов 

   

	
	Измеритель: 1 шт.

	
	Гидравлическое испытание аппарата с внутренней трубчаткой, вместимость:

	37-01-025-01
	      0,2 м3
	626,07 
	47,63 
	488,26 
	19,72 
	90,18 
	5,2 

	37-01-025-02
	      1 м3
	925,92 
	85,19 
	603,14 
	24,36 
	237,59 
	9,3 

	37-01-025-03
	      5 м3
	1746,44 
	128,24 
	1235,00 
	49,88 
	383,20 
	14 

	37-01-025-04
	      10 м3
	2989,05 
	207,93 
	2010,47 
	81,20 
	770,65 
	22,7 

	37-01-025-05
	      20 м3
	4057,10 
	283,04 
	2699,77 
	109,04 
	1074,29 
	30,9 

	37-01-025-06
	      30 м3
	4990,24 
	358,16 
	2843,38 
	114,84 
	1788,70 
	39,1 

	37-01-025-07
	      50 м3
	7486,72 
	480,90 
	4164,55 
	168,20 
	2841,27 
	52,5 

	37-01-025-08
	      70 м3
	9660,70 
	519,37 
	4825,13 
	194,88 
	4316,20 
	56,7 

	
	Гидравлическое испытание аппарата или сосуда горизонтального или вертикального, работающего без давления, вместимость:

	37-01-025-09
	      0,3 м3
	167,08 
	19,24 
	112,01 
	4,52 
	35,83 
	2,1 

	37-01-025-10
	      1 м3
	241,04 
	28,40 
	163,71 
	6,61 
	48,93 
	3,1 

	37-01-025-11
	      2 м3
	334,91 
	28,40 
	247,00 
	9,98 
	59,51 
	3,1 

	37-01-025-12
	      5 м3
	542,01 
	37,56 
	402,09 
	16,24 
	102,36 
	4,1 

	37-01-025-13
	      10 м3
	618,20 
	47,63 
	430,82 
	17,40 
	139,75 
	5,2 

	37-01-025-14
	      15 м3
	728,30 
	47,63 
	488,26 
	19,72 
	192,41 
	5,2 

	37-01-025-15
	      20 м3
	854,28 
	56,79 
	545,70 
	22,04 
	251,79 
	6,2 

	37-01-025-16
	      25 м3
	1002,68 
	65,95 
	631,86 
	25,52 
	304,87 
	7,2 

	37-01-025-17
	      50 м3
	1529,73 
	85,19 
	890,35 
	35,96 
	554,19 
	9,3 

	
	Гидравлическое испытание аппарата или сосуда горизонтального или вертикального, работающего под давлением, вместимость:

	37-01-025-18
	      0,2 м3
	332,50 
	37,56 
	247,00 
	9,98 
	47,94 
	4,1 

	37-01-025-19
	      0,5 м3
	342,79 
	37,56 
	247,00 
	9,98 
	58,23 
	4,1 

	37-01-025-20
	      0,8 м3
	525,66 
	47,63 
	373,37 
	15,08 
	104,66 
	5,2 

	37-01-025-21
	      1,2 м3
	726,57 
	65,95 
	545,70 
	22,04 
	114,92 
	7,2 

	37-01-025-22
	      5 м3
	1115,00 
	94,35 
	861,63 
	34,80 
	159,02 
	10,3 

	37-01-025-23
	      10 м3
	1642,44 
	122,74 
	1321,17 
	53,36 
	198,53 
	13,4 

	37-01-025-24
	      15 м3
	1929,16 
	131,90 
	1550,93 
	62,64 
	246,33 
	14,4 

	37-01-025-25
	      25 м3
	2522,91 
	160,30 
	2010,47 
	81,20 
	352,14 
	17,5 

	37-01-025-26
	      40 м3
	3143,66 
	188,70 
	2470,01 
	99,76 
	484,95 
	20,6 

	37-01-025-27
	      50 м3
	3597,37 
	217,09 
	2814,66 
	113,68 
	565,62 
	23,7 

	37-01-025-28
	      100 м3
	5903,03 
	330,68 
	4509,20 
	182,12 
	1063,15 
	36,1 

	37-01-025-29
	      200 м3
	13790,20 
	774,02 
	10971,42 
	443,12 
	2044,76 
	84,5 

	Раздел 4. ИСПЫТАНИЕ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ НА ХОЛОСТОМ ХОДУ 

   

	Таблица 37-01-036. Испытание машин и механизмов с электроприводом на холостом ходу 

   

	
	Измеритель: 1 шт.

	
	Испытание машин и механизмов с электроприводом на холостом ходу массой до 1 т в течение 1 часа при мощности электродвигателя:

	37-01-036-01
	      2 кВт
	21,61 
	20,16 
	0,00 
	0,00 
	1,45 
	2 

	37-01-036-02
	      5 кВт
	23,20 
	20,16 
	0,00 
	0,00 
	3,04 
	2 

	37-01-036-03
	      10 кВт
	26,01 
	20,16 
	0,00 
	0,00 
	5,85 
	2 

	37-01-036-04
	      20 кВт
	31,01 
	20,16 
	0,00 
	0,00 
	10,85 
	2 

	37-01-036-05
	      30 кВт
	46,52 
	30,24 
	0,00 
	0,00 
	16,28 
	3 

	37-01-036-06
	      40 кВт
	51,74 
	30,24 
	0,00 
	0,00 
	21,50 
	3 

	37-01-036-07
	      50 кВт
	56,97 
	30,24 
	0,00 
	0,00 
	26,73 
	3 

	
	Испытание машин и механизмов с электроприводом на холостом ходу массой свыше 1 т до 15 т в течение 2 часов при мощности электродвигателя:

	37-01-036-08
	      50 кВт
	118,59 
	65,04 
	0,00 
	0,00 
	53,55 
	6 

	37-01-036-09
	      80 кВт
	149,94 
	65,04 
	0,00 
	0,00 
	84,90 
	6 

	37-01-036-10
	      100 кВт
	167,54 
	65,04 
	0,00 
	0,00 
	102,50 
	6 

	37-01-036-11
	      200 кВт
	294,92 
	84,24 
	0,00 
	0,00 
	210,68 
	8 

	37-01-036-12
	      400 кВт
	503,92 
	84,24 
	0,00 
	0,00 
	419,68 
	8 

	37-01-036-13
	      700 кВт
	817,42 
	84,24 
	0,00 
	0,00 
	733,18 
	8 

	37-01-036-14
	      800 кВт
	921,92 
	84,24 
	0,00 
	0,00 
	837,68 
	8 

	37-01-036-15
	      1000 кВт
	1130,92 
	84,24 
	0,00 
	0,00 
	1046,68 
	8 

	37-01-036-16
	      1250 кВт
	1415,29 
	106,90 
	0,00 
	0,00 
	1308,39 
	10 

	37-01-036-17
	      2000 кВт
	2199,04 
	106,90 
	0,00 
	0,00 
	2092,14 
	10 

	37-01-036-18
	      2500 кВт
	2739,55 
	124,56 
	0,00 
	0,00 
	2614,99 
	12 

	37-01-036-19
	      5000 кВт
	5352,05 
	124,56 
	0,00 
	0,00 
	5227,49 
	12 

	37-01-036-20
	      6300 кВт
	6710,55 
	124,56 
	0,00 
	0,00 
	6585,99 
	12 

	
	Испытание машин и механизмов с электроприводом на холостом ходу массой свыше 15 т в течение 8 часов при мощности электродвигателя:

	37-01-036-21
	      630 кВт
	2978,20 
	336,96 
	0,00 
	0,00 
	2641,24 
	32 

	37-01-036-22
	      1250 кВт
	5661,15 
	427,60 
	0,00 
	0,00 
	5233,55 
	40 

	37-01-036-23
	      1500 кВт
	6706,15 
	427,60 
	0,00 
	0,00 
	6278,55 
	40 

	37-01-036-24
	      2000 кВт
	8783,50 
	415,20 
	0,00 
	0,00 
	8368,30 
	40 

	37-01-036-25
	      2500 кВт
	10958,20 
	498,24 
	0,00 
	0,00 
	10459,96 
	48 

	37-01-036-26
	      3500 кВт
	15138,20 
	498,24 
	0,00 
	0,00 
	14639,96 
	48 

	37-01-036-27
	      5000 кВт
	21408,20 
	498,24 
	0,00 
	0,00 
	20909,96 
	48 

	37-01-036-28
	      6300 кВт
	26842,20 
	498,24 
	0,00 
	0,00 
	26343,96 
	48 

	37-01-036-29
	      9000 кВт
	38128,20 
	498,24 
	0,00 
	0,00 
	37629,96 
	48 

	37-01-036-30
	      12500 кВт
	52758,20 
	498,24 
	0,00 
	0,00 
	52259,96 
	48 

	ОТДЕЛ 02. ТАКЕЛАЖНЫЕ РАБОТЫ 

   

	Раздел 1. УСТРОЙСТВО И РАЗБОРКА ЯКОРЕЙ 

   

	Таблица 37-02-001. Устройство и разборка наземных якорей 

   

	
	Измеритель: 1 якорь

	
	Устройство наземного якоря, усилие:

	37-02-001-01
	      до 150 кН (15 тс)
	9914,97 
	326,84 
	4637,34 
	334,65 
	4950,79 
	36,6 

	37-02-001-02
	      до 200 кН (20 тс)
	9935,00 
	346,48 
	4637,34 
	334,65 
	4951,18 
	38,8 

	37-02-001-03
	      до 250 кН (25 тс)
	14989,01 
	624,21 
	8713,13 
	610,00 
	5651,67 
	69,9 

	37-02-001-04
	      до 300 кН (30 тс)
	15123,15 
	695,40 
	8774,65 
	617,63 
	5653,10 
	73,2 

	37-02-001-05
	      до 400 кН (40 тс)
	15768,78 
	695,40 
	8956,99 
	639,78 
	6116,39 
	73,2 

	37-02-001-06
	      до 500 кН (50 тс)
	23005,26 
	912,95 
	11722,26 
	829,24 
	10370,05 
	96,1 

	37-02-001-07
	      до 600 кН (60 тс)
	23296,59 
	959,50 
	11966,11 
	858,84 
	10370,98 
	101 

	37-02-001-08
	      до 1000 кН (100 тс)
	39479,93 
	2023,50 
	24516,06 
	1803,63 
	12940,37 
	213 

	
	Разборка наземного якоря, усилие:

	37-02-001-09
	      до 150 кН (15 тс)
	4654,52 
	302,73 
	4345,74 
	301,81 
	6,05 
	33,9 

	37-02-001-10
	      до 200 кН (20 тс)
	4815,61 
	341,13 
	4467,66 
	316,47 
	6,82 
	38,2 

	37-02-001-11
	      до 250 кН (25 тс)
	9070,56 
	575,99 
	8483,05 
	584,49 
	11,52 
	64,5 

	37-02-001-12
	      до 300 кН (30 тс)
	9149,72 
	653,60 
	8483,05 
	584,49 
	13,07 
	68,8 

	37-02-001-13
	      до 400 кН (40 тс)
	9393,58 
	653,60 
	8726,91 
	614,30 
	13,07 
	68,8 

	37-02-001-14
	      до 500 кН (50 тс)
	12360,40 
	851,20 
	11492,18 
	803,91 
	17,02 
	89,6 

	37-02-001-15
	      до 600 кН (60 тс)
	12574,71 
	882,55 
	11674,51 
	825,92 
	17,65 
	92,9 

	37-02-001-16
	      до 1000 кН (100 тс)
	25857,94 
	1900,00 
	23919,94 
	1739,96 
	38,00 
	200 

	Таблица 37-02-002. Устройство и разборка полузаглубленных якорей 

   

	
	Измеритель: 1 якорь

	
	Устройство полузаглубленного якоря, усилие:

	37-02-002-01
	      200 кН (20 тс)
	7645,68 
	293,80 
	5199,34 
	334,82 
	2152,54 
	32,9 

	37-02-002-02
	      300 кН (30 тс)
	9901,70 
	385,70 
	6274,99 
	403,59 
	3241,01 
	40,6 

	37-02-002-03
	      400 кН (40 тс)
	13119,64 
	541,50 
	8870,72 
	564,35 
	3707,42 
	57 

	37-02-002-04
	      600 кН (60 тс)
	15271,79 
	593,75 
	10051,98 
	645,36 
	4626,06 
	62,5 

	37-02-002-05
	      800 кН (80 тс)
	18531,46 
	784,22 
	11380,04 
	729,73 
	6367,20 
	77,8 

	37-02-002-06
	      1500 кН (150 тс)
	28942,77 
	1431,36 
	19964,41 
	1275,86 
	7547,00 
	142 

	
	Разборка полузаглубленного якоря, усилие:

	37-02-002-07
	      200 кН (20 тс)
	5430,07 
	289,33 
	5134,95 
	327,08 
	5,79 
	32,4 

	37-02-002-08
	      300 кН (30 тс)
	6597,09 
	380,00 
	6209,49 
	395,98 
	7,60 
	40 

	37-02-002-09
	      400 кН (40 тс)
	9337,35 
	520,60 
	8806,34 
	556,57 
	10,41 
	54,8 

	37-02-002-10
	      600 кН (60 тс)
	10570,79 
	572,85 
	9986,48 
	637,93 
	11,46 
	60,3 

	37-02-002-11
	      800 кН (80 тс)
	12042,73 
	773,14 
	11254,13 
	714,34 
	15,46 
	76,7 

	37-02-002-12
	      1500 кН (150 тс)
	21247,08 
	1380,96 
	19838,50 
	1261,43 
	27,62 
	137 

	Раздел 2. УСТАНОВКА И СНЯТИЕ ТАЛЕЙ И ЛЕБЕДОК БЕЗ УСТРОЙСТВА ЯКОРЕЙ 

   

	Таблица 37-02-013. Установка и снятие электролебедок 

   

	
	Измеритель: 1 электролебедка

	
	Установка электролебедки без подъема, тяговое усилие:

	37-02-013-01
	      12,5 кН (1,25 тс)
	358,19 
	39,16 
	318,25 
	22,22 
	0,78 
	4,58 

	37-02-013-02
	      15 кН (1,5 тс)
	372,25 
	41,98 
	329,43 
	23,58 
	0,84 
	4,91 

	37-02-013-03
	      20 кН (2 тс)
	387,35 
	44,72 
	341,74 
	25,07 
	0,89 
	5,23 

	37-02-013-04
	      25 кН (2,5 тс)
	406,37 
	51,30 
	354,04 
	26,56 
	1,03 
	6 

	37-02-013-05
	      32 кН (3,2 тс)
	436,65 
	56,86 
	378,65 
	29,54 
	1,14 
	6,65 

	37-02-013-06
	      50 кН (5 тс)
	543,61 
	78,32 
	463,72 
	38,35 
	1,57 
	9,16 

	37-02-013-07
	      70 кН (7 тс)
	984,09 
	125,69 
	855,89 
	66,53 
	2,51 
	14,7 

	37-02-013-08
	      80 кН (8 тс)
	1047,01 
	140,22 
	903,99 
	72,36 
	2,80 
	16,4 

	37-02-013-09
	      100 кН (10 тс)
	1417,54 
	191,52 
	1222,19 
	96,07 
	3,83 
	22,4 

	37-02-013-10
	      125 кН (12,5 тс)
	1928,45 
	214,61 
	1709,55 
	132,93 
	4,29 
	25,1 

	37-02-013-11
	      160 кН (16 тс)
	3373,53 
	336,02 
	3030,79 
	219,52 
	6,72 
	39,3 

	37-02-013-12
	      320 кН (32 тс)
	6203,53 
	1205,55 
	4973,87 
	448,68 
	24,11 
	141 

	
	Установка электролебедки с подъемом на высоту до 3 м, тяговое усилие:

	37-02-013-13
	      12,5 кН (1,25 тс)
	415,80 
	48,48 
	366,35 
	28,05 
	0,97 
	5,67 

	37-02-013-14
	      15 кН (1,5 тс)
	433,77 
	54,04 
	378,65 
	29,54 
	1,08 
	6,32 

	37-02-013-15
	      20 кН (2 тс)
	453,66 
	61,47 
	390,96 
	31,03 
	1,23 
	7,19 

	37-02-013-16
	      25 кН (2,5 тс)
	501,03 
	71,73 
	427,87 
	35,50 
	1,43 
	8,39 

	37-02-013-17
	      32 кН (3,2 тс)
	550,18 
	84,82 
	463,66 
	39,84 
	1,70 
	9,92 

	37-02-013-18
	      50 кН (5 тс)
	721,79 
	121,41 
	597,95 
	54,61 
	2,43 
	14,2 

	37-02-013-19
	      70 кН (7 тс)
	1218,76 
	176,99 
	1038,23 
	88,62 
	3,54 
	20,7 

	37-02-013-20
	      80 кН (8 тс)
	1324,60 
	209,48 
	1110,93 
	97,42 
	4,19 
	24,5 

	37-02-013-21
	      100 кН (10 тс)
	1737,27 
	265,91 
	1466,04 
	125,61 
	5,32 
	31,1 

	37-02-013-22
	      125 кН (12,5 тс)
	2342,83 
	321,48 
	2014,92 
	169,92 
	6,43 
	37,6 

	37-02-013-23
	      160 кН (16 тс)
	3934,27 
	466,83 
	3458,10 
	271,25 
	9,34 
	54,6 

	
	Добавлять на каждый следующий 1 м подъема на отметку свыше 3 м, тяговое усилие:

	37-02-013-24
	      12,5 кН (1,25 тс)
	5,95 
	1,45 
	4,47 
	0,54 
	0,03 
	0,17 

	37-02-013-25
	      15 кН (1,5 тс)
	7,43 
	1,80 
	5,59 
	0,68 
	0,04 
	0,21 

	37-02-013-26
	      20 кН (2 тс)
	9,92 
	2,05 
	7,83 
	0,95 
	0,04 
	0,24 

	37-02-013-27
	      25 кН (2,5 тс)
	11,48 
	2,48 
	8,95 
	1,08 
	0,05 
	0,29 

	37-02-013-28
	      32 кН (3,2 тс)
	13,21 
	3,08 
	10,07 
	1,22 
	0,06 
	0,36 

	37-02-013-29
	      50 кН (5 тс)
	18,99 
	4,36 
	14,54 
	1,76 
	0,09 
	0,51 

	37-02-013-30
	      70 кН (7 тс)
	23,65 
	5,64 
	17,90 
	2,17 
	0,11 
	0,66 

	37-02-013-31
	      80 кН (8 тс)
	27,61 
	6,24 
	21,25 
	2,57 
	0,12 
	0,73 

	37-02-013-32
	      100 кН (10 тс)
	32,28 
	7,52 
	24,61 
	2,98 
	0,15 
	0,88 

	37-02-013-33
	      125 кН (12,5 тс)
	38,15 
	8,89 
	29,08 
	3,52 
	0,18 
	1,04 

	37-02-013-34
	      160 кН (16 тс)
	45,15 
	10,26 
	34,68 
	4,20 
	0,21 
	1,2 

	
	Снятие электролебедки, тяговое усилие:

	37-02-013-35
	      12,5 кН (1,25 тс)
	325,04 
	30,78 
	293,64 
	19,24 
	0,62 
	3,6 

	37-02-013-36
	      15 кН (1,5 тс)
	325,04 
	30,78 
	293,64 
	19,24 
	0,62 
	3,6 

	37-02-013-37
	      20 кН (2 тс)
	325,04 
	30,78 
	293,64 
	19,24 
	0,62 
	3,6 

	37-02-013-38
	      25 кН (2,5 тс)
	339,25 
	32,66 
	305,94 
	20,73 
	0,65 
	3,82 

	37-02-013-39
	      32 кН (3,2 тс)
	341,09 
	34,46 
	305,94 
	20,73 
	0,69 
	4,03 

	37-02-013-40
	      50 кН (5 тс)
	398,75 
	43,78 
	354,09 
	25,07 
	0,88 
	5,12 

	37-02-013-41
	      70 кН (7 тс)
	791,07 
	80,11 
	709,36 
	48,78 
	1,60 
	9,37 

	37-02-013-42
	      80 кН (8 тс)
	822,06 
	86,36 
	733,97 
	51,76 
	1,73 
	10,1 

	37-02-013-43
	      100 кН (10 тс)
	1150,27 
	121,41 
	1026,43 
	72,36 
	2,43 
	14,2 

	37-02-013-44
	      125 кН (12,5 тс)
	1547,08 
	140,22 
	1404,06 
	98,92 
	2,80 
	16,4 

	37-02-013-45
	      160 кН (16 тс)
	2903,10 
	233,42 
	2665,01 
	175,24 
	4,67 
	27,3 

	37-02-013-46
	      320 кН (32 тс)
	4859,70 
	784,04 
	4059,98 
	337,98 
	15,68 
	91,7 

	
	Снятие электролебедки с высоты до 3 м, тяговое усилие:

	37-02-013-47
	      12,5 кН (1,25 тс)
	385,44 
	42,84 
	341,74 
	25,07 
	0,86 
	5,01 

	37-02-013-48
	      15 кН (1,5 тс)
	385,44 
	42,84 
	341,74 
	25,07 
	0,86 
	5,01 

	37-02-013-49
	      20 кН (2 тс)
	385,44 
	42,84 
	341,74 
	25,07 
	0,86 
	5,01 

	37-02-013-50
	      25 кН (2,5 тс)
	400,61 
	45,66 
	354,04 
	26,56 
	0,91 
	5,34 

	37-02-013-51
	      32 кН (3,2 тс)
	403,49 
	48,48 
	354,04 
	26,56 
	0,97 
	5,67 

	37-02-013-52
	      50 кН (5 тс)
	478,32 
	61,47 
	415,62 
	32,52 
	1,23 
	7,19 

	37-02-013-53
	      70 кН (7 тс)
	945,53 
	112,01 
	831,28 
	63,55 
	2,24 
	13,1 

	37-02-013-54
	      80 кН (8 тс)
	990,92 
	121,41 
	867,08 
	67,89 
	2,43 
	14,2 

	37-02-013-55
	      100 кН (10 тс)
	1380,81 
	167,58 
	1209,88 
	94,58 
	3,35 
	19,6 

	37-02-013-56
	      125 кН (12,5 тс)
	1847,64 
	195,80 
	1647,92 
	128,45 
	3,92 
	22,9 

	37-02-013-57
	      160 кН (16 тс)
	3242,01 
	326,61 
	2908,87 
	204,87 
	6,53 
	38,2 

	
	Добавлять на каждый следующий 1 м при снятии с отметки свыше 3 м, тяговое усилие:

	37-02-013-58
	      12,5 кН (1,25 тс)
	11,48 
	2,48 
	8,95 
	1,08 
	0,05 
	0,29 

	37-02-013-59
	      15 кН (1,5 тс)
	11,48 
	2,48 
	8,95 
	1,08 
	0,05 
	0,29 

	37-02-013-60
	      20 кН (2 тс)
	11,48 
	2,48 
	8,95 
	1,08 
	0,05 
	0,29 

	37-02-013-61
	      25 кН (2,5 тс)
	18,99 
	4,36 
	14,54 
	1,76 
	0,09 
	0,51 


	37-02-013-62
	      32 кН (3,2 тс)
	19,33 
	4,70 
	14,54 
	1,76 
	0,09 
	0,55 

	37-02-013-63
	      50 кН (5 тс)
	19,33 
	4,70 
	14,54 
	1,76 
	0,09 
	0,55 

	37-02-013-64
	      70 кН (7 тс)
	21,92 
	5,04 
	16,78 
	2,03 
	0,10 
	0,59 

	37-02-013-65
	      80 кН (8 тс)
	21,92 
	5,04 
	16,78 
	2,03 
	0,10 
	0,59 

	37-02-013-66
	      100 кН (10 тс)
	29,35 
	6,84 
	22,37 
	2,71 
	0,14 
	0,8 

	37-02-013-67
	      125 кН (12,5 тс)
	30,81 
	7,18 
	23,49 
	2,85 
	0,14 
	0,84 

	37-02-013-68
	      160 кН (16 тс)
	48,33 
	11,20 
	36,91 
	4,47 
	0,22 
	1,31 

	Таблица 37-02-014. Установка и снятие ручных лебедок 

   

	
	Измеритель: 1 лебедка

	
	Установка ручных лебедок без подъема, тяговое усилие:

	37-02-014-01
	      12,5 кН (1,25 тс)
	91,33 
	13,78 
	77,27 
	6,78 
	0,28 
	1,64 

	37-02-014-02
	      15 кН (1,5 тс)
	140,59 
	19,24 
	120,97 
	9,89 
	0,38 
	2,29 

	37-02-014-03
	      20 кН (2 тс)
	157,79 
	22,93 
	134,40 
	11,52 
	0,46 
	2,73 

	37-02-014-04
	      25 кН (2,5 тс)
	173,77 
	26,54 
	146,70 
	13,01 
	0,53 
	3,16 

	37-02-014-05
	      32 кН (3,2 тс)
	232,37 
	35,70 
	195,96 
	17,75 
	0,71 
	4,25 

	37-02-014-06
	      50 кН (5 тс)
	307,83 
	50,40 
	256,42 
	23,58 
	1,01 
	6 

	37-02-014-07
	      70 кН (7 тс)
	531,64 
	78,71 
	451,36 
	38,35 
	1,57 
	9,37 

	37-02-014-08
	      80 кН (8 тс)
	643,34 
	91,56 
	549,95 
	45,80 
	1,83 
	10,9 

	37-02-014-09
	      100 кН (10 тс)
	817,19 
	119,28 
	695,52 
	59,08 
	2,39 
	14,2 

	
	Установка ручных лебедок с подъемом на высоту до 3 м, тяговое усилие:

	37-02-014-10
	      12,5 кН (1,25 тс)
	125,45 
	22,01 
	103,00 
	9,89 
	0,44 
	2,62 

	37-02-014-11
	      15 кН (1,5 тс)
	188,92 
	29,32 
	159,01 
	14,50 
	0,59 
	3,49 

	37-02-014-12
	      20 кН (2 тс)
	220,96 
	36,62 
	183,61 
	17,48 
	0,73 
	4,36 

	37-02-014-13
	      25 кН (2,5 тс)
	242,97 
	43,93 
	198,16 
	19,24 
	0,88 
	5,23 

	37-02-014-14
	      32 кН (3,2 тс)
	300,10 
	54,94 
	244,06 
	23,58 
	1,10 
	6,54 

	37-02-014-15
	      50 кН (5 тс)
	437,96 
	81,48 
	354,85 
	35,50 
	1,63 
	9,7 

	37-02-014-16
	      70 кН (7 тс)
	711,54 
	123,48 
	585,59 
	54,61 
	2,47 
	14,7 

	37-02-014-17
	      80 кН (8 тс)
	853,59 
	141,96 
	708,79 
	65,04 
	2,84 
	16,9 

	37-02-014-18
	      100 кН (10 тс)
	1094,38 
	188,16 
	902,46 
	84,15 
	3,76 
	22,4 

	
	Добавлять на каждый следующий 1 м подъема при установке лебедки на отметку свыше 3 м, тяговое усилие:

	37-02-014-19
	      12,5 кН (1,25 тс)
	11,69 
	2,69 
	8,95 
	1,08 
	0,05 
	0,32 

	37-02-014-20
	      15 кН (1,5 тс)
	11,69 
	2,69 
	8,95 
	1,08 
	0,05 
	0,32 

	37-02-014-21
	      20 кН (2 тс)
	12,90 
	2,77 
	10,07 
	1,22 
	0,06 
	0,33 

	37-02-014-22
	      25 кН (2,5 тс)
	13,07 
	2,94 
	10,07 
	1,22 
	0,06 
	0,35 

	37-02-014-23
	      32 кН (3,2 тс)
	14,54 
	3,28 
	11,19 
	1,36 
	0,07 
	0,39 

	37-02-014-24
	      50 кН (5 тс)
	19,43 
	4,79 
	14,54 
	1,76 
	0,10 
	0,57 

	37-02-014-25
	      70 кН (7 тс)
	27,85 
	6,47 
	21,25 
	2,57 
	0,13 
	0,77 

	37-02-014-26
	      80 кН (8 тс)
	30,77 
	7,14 
	23,49 
	2,85 
	0,14 
	0,85 

	37-02-014-27
	      100 кН (10 тс)
	32,32 
	7,56 
	24,61 
	2,98 
	0,15 
	0,9 

	
	Снятие ручных лебедок, тяговое усилие:

	37-02-014-28
	      12,5 кН (1,25 тс)
	63,56 
	7,39 
	56,02 
	4,20 
	0,15 
	0,88 

	37-02-014-29
	      15 кН (1,5 тс)
	106,47 
	11,00 
	95,25 
	6,78 
	0,22 
	1,31 

	37-02-014-30
	      20 кН (2 тс)
	119,37 
	13,78 
	105,31 
	7,99 
	0,28 
	1,64 

	37-02-014-31
	      25 кН (2,5 тс)
	124,52 
	15,54 
	108,67 
	8,40 
	0,31 
	1,85 

	37-02-014-32
	      32 кН (3,2 тс)
	154,06 
	19,24 
	134,44 
	10,30 
	0,38 
	2,29 

	37-02-014-33
	      50 кН (5 тс)
	210,78 
	26,54 
	183,71 
	14,77 
	0,53 
	3,16 

	37-02-014-34
	      70 кН (7 тс)
	387,50 
	44,86 
	341,74 
	25,07 
	0,90 
	5,34 

	37-02-014-35
	      80 кН (8 тс)
	482,17 
	53,09 
	428,02 
	31,03 
	1,06 
	6,32 

	37-02-014-36
	      100 кН (10 тс)
	594,45 
	68,71 
	524,37 
	38,35 
	1,37 
	8,18 

	
	Снятие ручных лебедок с отметки до 3 м, тяговое усилие:

	37-02-014-37
	      12,5 кН (1,25 тс)
	115,17 
	11,93 
	103,00 
	9,89 
	0,24 
	1,42 

	37-02-014-38
	      15 кН (1,5 тс)
	191,29 
	17,39 
	173,55 
	16,26 
	0,35 
	2,07 

	37-02-014-39
	      20 кН (2 тс)
	208,30 
	22,01 
	185,85 
	17,75 
	0,44 
	2,62 

	37-02-014-40
	      25 кН (2,5 тс)
	211,04 
	24,70 
	185,85 
	17,75 
	0,49 
	2,94 

	37-02-014-41
	      32 кН (3,2 тс)
	227,74 
	31,16 
	195,96 
	17,75 
	0,62 
	3,71 

	37-02-014-42
	      50 кН (5 тс)
	263,54 
	42,08 
	220,62 
	19,24 
	0,84 
	5,01 

	37-02-014-43
	      70 кН (7 тс)
	500,70 
	71,40 
	427,87 
	35,50 
	1,43 
	8,5 

	37-02-014-44
	      80 кН (8 тс)
	611,88 
	84,84 
	525,34 
	42,82 
	1,70 
	10,1 

	37-02-014-45
	      100 кН (10 тс)
	758,54 
	110,04 
	646,30 
	53,12 
	2,20 
	13,1 

	
	Добавлять на каждый следующий 1 м снятия с отметки свыше 3 м, тяговое усилие:

	37-02-014-46
	      12,5 кН (1,25 тс)
	7,48 
	1,85 
	5,59 
	0,68 
	0,04 
	0,22 

	37-02-014-47
	      15 кН (1,5 тс)
	10,05 
	2,18 
	7,83 
	0,95 
	0,04 
	0,26 

	37-02-014-48
	      20 кН (2 тс)
	10,15 
	2,27 
	7,83 
	0,95 
	0,05 
	0,27 

	37-02-014-49
	      25 кН (2,5 тс)
	10,15 
	2,27 
	7,83 
	0,95 
	0,05 
	0,27 

	37-02-014-50
	      32 кН (3,2 тс)
	11,35 
	2,35 
	8,95 
	1,08 
	0,05 
	0,28 

	37-02-014-51
	      50 кН (5 тс)
	14,36 
	3,11 
	11,19 
	1,36 
	0,06 
	0,37 

	37-02-014-52
	      70 кН (7 тс)
	21,92 
	5,04 
	16,78 
	2,03 
	0,10 
	0,6 

	37-02-014-53
	      80 кН (8 тс)
	24,84 
	5,71 
	19,02 
	2,30 
	0,11 
	0,68 

	37-02-014-54
	      100 кН (10 тс)
	25,10 
	5,96 
	19,02 
	2,30 
	0,12 
	0,71 

	Таблица 37-02-015. Подвешивание и снятие талей и ручных рычажных лебедок 

   

	
	Измеритель: 1 таль

	
	Подвешивание тали на высоте до 3 м, грузоподъемность тали:

	37-02-015-01
	      2 т
	62,54 
	7,56 
	54,83 
	5,96 
	0,15 
	0,9 

	37-02-015-02
	      3 т
	65,11 
	10,08 
	54,83 
	5,96 
	0,20 
	1,2 

	37-02-015-03
	      5 т
	93,26 
	14,62 
	78,35 
	8,13 
	0,29 
	1,74 

	37-02-015-04
	      10 т
	134,24 
	22,93 
	110,85 
	10,16 
	0,46 
	2,73 

	
	Снятие тали с высоты до 3 м, грузоподъемность тали:

	37-02-015-05
	      2 т
	51,11 
	6,22 
	44,77 
	4,74 
	0,12 
	0,74 

	37-02-015-06
	      3 т
	53,51 
	8,57 
	44,77 
	4,74 
	0,17 
	1,02 

	37-02-015-07
	      5 т
	80,27 
	12,85 
	67,16 
	6,78 
	0,26 
	1,53 

	37-02-015-08
	      10 т
	118,35 
	18,31 
	99,67 
	8,81 
	0,37 
	2,18 

	
	Подвешивание тали на высоте до 5 м, грузоподъемность тали:

	37-02-015-09
	      2 т
	73,12 
	9,16 
	63,78 
	7,05 
	0,18 
	1,09 

	37-02-015-10
	      3 т
	76,89 
	12,85 
	63,78 
	7,05 
	0,26 
	1,53 

	37-02-015-11
	      5 т
	105,04 
	17,39 
	87,30 
	9,21 
	0,35 
	2,07 

	37-02-015-12
	      10 т
	149,11 
	26,54 
	122,04 
	11,52 
	0,53 
	3,16 

	
	Снятие тали с высоты до 5 м, грузоподъемность тали:

	37-02-015-13
	      2 т
	62,54 
	7,56 
	54,83 
	5,96 
	0,15 
	0,9 

	37-02-015-14
	      3 т
	65,11 
	10,08 
	54,83 
	5,96 
	0,20 
	1,2 

	37-02-015-15
	      5 т
	93,26 
	14,62 
	78,35 
	8,13 
	0,29 
	1,74 

	37-02-015-16
	      10 т
	129,95 
	22,01 
	107,50 
	9,76 
	0,44 
	2,62 

	
	Добавлять на каждый 1 м высоты свыше 5 м, подвешивание тали, грузоподъемность тали:

	37-02-015-17
	      2 т
	10,32 
	1,34 
	8,95 
	1,08 
	0,03 
	0,16 

	37-02-015-18
	      3 т
	10,41 
	1,43 
	8,95 
	1,08 
	0,03 
	0,17 

	37-02-015-19
	      5 т
	15,74 
	2,27 
	13,42 
	1,63 
	0,05 
	0,27 

	37-02-015-20
	      10 т
	35,77 
	5,46 
	30,20 
	3,66 
	0,11 
	0,65 

	
	Добавлять на каждый 1 м высоты свыше 5 м, снятие тали, грузоподъемность тали:

	37-02-015-21
	      2 т
	9,12 
	1,26 
	7,83 
	0,95 
	0,03 
	0,15 

	37-02-015-22
	      3 т
	9,20 
	1,34 
	7,83 
	0,95 
	0,03 
	0,16 

	37-02-015-23
	      5 т
	14,52 
	2,18 
	12,30 
	1,49 
	0,04 
	0,26 

	37-02-015-24
	      10 т
	35,51 
	5,21 
	30,20 
	3,66 
	0,10 
	0,62 

	
	Измеритель: 1 рычажная лебедка

	
	Подвешивание на высоте до 5 м рычажных лебедок тяговым усилием:

	37-02-015-25
	      до 16 кН (1,6 тс)
	61,85 
	7,98 
	53,71 
	6,10 
	0,16 
	0,95 

	37-02-015-26
	      до 32 кН (3,2 тс)
	78,97 
	13,78 
	64,91 
	6,91 
	0,28 
	1,64 

	
	Снятие на высоте до 5 м рычажных лебедок тяговым усилием:

	37-02-015-27
	      до 16 кН (1,6 тс)
	35,79 
	4,37 
	31,33 
	3,39 
	0,09 
	0,52 

	37-02-015-28
	      до 32 кН (3,2 тс)
	47,58 
	7,14 
	40,30 
	3,93 
	0,14 
	0,85 

	
	Подвешивание на высоте свыше 5 м до 10 м рычажных лебедок тяговым усилием:

	37-02-015-29
	      до 16 кН (1,6 тс)
	87,30 
	11,00 
	76,08 
	8,81 
	0,22 
	1,31 

	37-02-015-30
	      до 32 кН (3,2 тс)
	98,31 
	17,39 
	80,57 
	8,81 
	0,35 
	2,07 

	
	Снятие на высоте свыше 5 м до 10 м рычажных лебедок тяговым усилием:

	37-02-015-31
	      до 16 кН (1,6 тс)
	47,65 
	6,13 
	41,40 
	4,61 
	0,12 
	0,73 

	37-02-015-32
	      до 32 кН (3,2 тс)
	57,38 
	9,07 
	48,13 
	4,88 
	0,18 
	1,08 

	
	Добавлять на каждый 1 м высоты свыше 10 м, подвешивание рычажной лебедки, тяговое усилие лебедки:

	37-02-015-33
	      до 16 кН (1,6 тс)
	9,20 
	1,34 
	7,83 
	0,95 
	0,03 
	0,16 

	37-02-015-34
	      до 32 кН (3,2 тс)
	13,16 
	1,93 
	11,19 
	1,36 
	0,04 
	0,23 

	
	Добавлять на каждый 1 м высоты свыше 10 м, снятие рычажной лебедки, тяговое усилие лебедки:

	37-02-015-35
	      до 16 кН (1,6 тс)
	5,41 
	0,92 
	4,47 
	0,54 
	0,02 
	0,11 

	37-02-015-36
	      до 32 кН (3,2 тс)
	10,58 
	1,60 
	8,95 
	1,08 
	0,03 
	0,19 

	Раздел 3. УСТАНОВКА И СНЯТИЕ МОНТАЖНЫХ БЛОКОВ И ПОЛИСПАСТОВ 

   

	Таблица 37-02-026. Разматывание, наматывание и перемещение стального каната 

   

	
	Измеритель: 100 м каната

	
	Разматывание стального каната диаметром:

	37-02-026-01
	      до 20 мм
	326,13 
	36,62 
	280,61 
	21,93 
	8,90 
	4,36 

	37-02-026-02
	      до 28 мм
	445,92 
	58,63 
	377,95 
	28,80 
	9,34 
	6,98 

	37-02-026-03
	      до 40 мм
	666,04 
	84,84 
	528,39 
	40,49 
	52,81 
	10,1 

	37-02-026-04
	      до 44 мм
	712,35 
	100,80 
	558,42 
	43,96 
	53,13 
	12 

	37-02-026-05
	      до 52 мм
	879,52 
	132,72 
	693,04 
	52,44 
	53,76 
	15,8 

	
	Наматывание стального каната диаметром:

	37-02-026-06
	      до 20 мм
	346,09 
	41,24 
	304,03 
	24,46 
	0,82 
	4,91 

	37-02-026-07
	      до 28 мм
	477,18 
	65,02 
	410,86 
	31,09 
	1,30 
	7,74 

	37-02-026-08
	      до 40 мм
	661,03 
	91,56 
	567,64 
	44,88 
	1,83 
	10,9 

	37-02-026-09
	      до 44 мм
	720,87 
	109,87 
	608,80 
	48,20 
	2,20 
	13,08 

	37-02-026-10
	      до 52 мм
	891,73 
	141,96 
	746,93 
	57,03 
	2,84 
	16,9 

	
	Перемещение на расстояние 50 м стального каната диаметром:

	37-02-026-11
	      до 20 мм
	440,34 
	10,33 
	429,80 
	9,73 
	0,21 
	1,23 

	37-02-026-12
	      до 28 мм
	568,03 
	14,11 
	553,64 
	12,53 
	0,28 
	1,68 

	37-02-026-13
	      до 40 мм
	800,97 
	28,22 
	772,19 
	17,48 
	0,56 
	3,36 

	37-02-026-14
	      до 44 мм
	927,73 
	31,08 
	896,03 
	20,28 
	0,62 
	3,7 

	37-02-026-15
	      до 52 мм
	1014,54 
	37,63 
	976,16 
	22,10 
	0,75 
	4,48 

	
	Добавлять или уменьшать на каждые 10 м перемещения более или менее 50 м, диаметр каната:

	37-02-026-16
	      до 20 мм
	82,27 
	2,10 
	80,13 
	1,81 
	0,04 
	0,25 

	37-02-026-17
	      до 28 мм
	119,30 
	2,69 
	116,56 
	2,64 
	0,05 
	0,32 

	37-02-026-18
	      до 40 мм
	158,72 
	5,63 
	152,98 
	3,46 
	0,11 
	0,67 

	37-02-026-19
	      до 44 мм
	181,27 
	6,30 
	174,84 
	3,96 
	0,13 
	0,75 

	37-02-026-20
	      до 52 мм
	211,51 
	7,39 
	203,97 
	4,62 
	0,15 
	0,88 

	Таблица 37-02-027. Установка и снятие монтажных блоков 

   

	
	Измеритель: 1 блок

	
	Установка внизу блока монтажного грузоподъемностью:

	37-02-027-01
	      до 1,5 т
	4,23 
	4,15 
	0,00 
	0,00 
	0,08 
	0,49 

	37-02-027-02
	      до 3 т
	7,43 
	7,28 
	0,00 
	0,00 
	0,15 
	0,86 

	37-02-027-03
	      до 5 т
	11,23 
	11,01 
	0,00 
	0,00 
	0,22 
	1,3 

	37-02-027-04
	      до 10 т
	92,18 
	21,26 
	70,49 
	8,13 
	0,43 
	2,51 

	37-02-027-05
	      до 15 т
	143,01 
	30,49 
	111,91 
	12,20 
	0,61 
	3,6 

	37-02-027-06
	      до 20 т
	172,90 
	37,86 
	134,28 
	14,77 
	0,76 
	4,47 

	37-02-027-07
	      до 25 т
	204,08 
	44,30 
	158,89 
	17,75 
	0,89 
	5,23 

	
	Снятие внизу блока монтажного грузоподъемностью:

	37-02-027-08
	      до 1,5 т
	2,51 
	2,46 
	0,00 
	0,00 
	0,05 
	0,29 

	37-02-027-09
	      до 3 т
	4,49 
	4,40 
	0,00 
	0,00 
	0,09 
	0,52 

	37-02-027-10
	      до 5 т
	6,82 
	6,69 
	0,00 
	0,00 
	0,13 
	0,79 

	37-02-027-11
	      до 10 т
	57,98 
	12,96 
	44,76 
	5,01 
	0,26 
	1,53 

	37-02-027-12
	      до 15 т
	98,14 
	19,40 
	78,35 
	8,13 
	0,39 
	2,29 

	37-02-027-13
	      до 20 т
	117,35 
	23,97 
	92,90 
	9,76 
	0,48 
	2,83 

	37-02-027-14
	      до 25 т
	134,57 
	27,70 
	106,32 
	11,38 
	0,55 
	3,27 

	
	Установка на высоте до 10 м блока монтажного грузоподъемностью:

	37-02-027-15
	      до 1,5 т
	45,29 
	8,22 
	36,91 
	4,47 
	0,16 
	0,97 

	37-02-027-16
	      до 3 т
	76,55 
	14,74 
	61,52 
	7,45 
	0,29 
	1,74 

	37-02-027-17
	      до 5 т
	93,10 
	22,19 
	70,47 
	8,54 
	0,44 
	2,62 

	37-02-027-18
	      до 10 т
	141,25 
	33,20 
	107,39 
	13,01 
	0,66 
	3,92 

	37-02-027-19
	      до 15 т
	204,08 
	44,30 
	158,89 
	17,75 
	0,89 
	5,23 

	37-02-027-20
	      до 20 т
	237,15 
	52,60 
	183,50 
	20,73 
	1,05 
	6,21 

	37-02-027-21
	      до 25 т
	269,11 
	60,90 
	206,99 
	23,58 
	1,22 
	7,19 

	
	Снятие на высоте до 10 м блока монтажного грузоподъемностью:

	37-02-027-22
	      до 1,5 т
	27,47 
	5,00 
	22,37 
	2,71 
	0,10 
	0,59 

	37-02-027-23
	      до 3 т
	45,90 
	8,81 
	36,91 
	4,47 
	0,18 
	1,04 

	37-02-027-24
	      до 5 т
	55,73 
	12,96 
	42,51 
	5,15 
	0,26 
	1,53 

	37-02-027-25
	      до 10 т
	86,74 
	20,33 
	66,00 
	7,99 
	0,41 
	2,4 

	37-02-027-26
	      до 15 т
	129,15 
	26,77 
	101,84 
	10,84 
	0,54 
	3,16 

	37-02-027-27
	      до 20 т
	152,75 
	32,36 
	119,74 
	13,01 
	0,65 
	3,82 

	37-02-027-28
	      до 25 т
	172,90 
	37,86 
	134,28 
	14,77 
	0,76 
	4,47 

	
	Добавлять на каждые следующие 10 м высоты, установка блока монтажного грузоподъемностью:

	37-02-027-29
	      до 1,5 т
	13,61 
	2,37 
	11,19 
	1,36 
	0,05 
	0,28 

	37-02-027-30
	      до 3 т
	26,08 
	4,74 
	21,25 
	2,57 
	0,09 
	0,56 

	37-02-027-31
	      до 5 т
	27,65 
	6,27 
	21,25 
	2,57 
	0,13 
	0,74 

	37-02-027-32
	      до 10 т
	33,42 
	7,54 
	25,73 
	3,12 
	0,15 
	0,89 

	37-02-027-33
	      до 15 т
	36,61 
	8,47 
	27,97 
	3,39 
	0,17 
	1 

	37-02-027-34
	      до 20 т
	40,73 
	9,23 
	31,32 
	3,79 
	0,18 
	1,09 

	37-02-027-35
	      до 25 т
	45,04 
	10,16 
	34,68 
	4,20 
	0,20 
	1,2 

	
	Добавлять на каждые следующие 10 м высоты, снятие блока монтажного грузоподъемностью:

	37-02-027-36
	      до 1,5 т
	7,06 
	1,44 
	5,59 
	0,68 
	0,03 
	0,17 

	37-02-027-37
	      до 3 т
	15,24 
	2,88 
	12,30 
	1,49 
	0,06 
	0,34 

	37-02-027-38
	      до 5 т
	16,19 
	3,81 
	12,30 
	1,49 
	0,08 
	0,45 

	37-02-027-39
	      до 10 т
	20,24 
	4,49 
	15,66 
	1,90 
	0,09 
	0,53 

	37-02-027-40
	      до 15 т
	21,96 
	5,08 
	16,78 
	2,03 
	0,10 
	0,6 

	37-02-027-41
	      до 20 т
	24,64 
	5,51 
	19,02 
	2,30 
	0,11 
	0,65 

	37-02-027-42
	      до 25 т
	27,47 
	6,10 
	21,25 
	2,57 
	0,12 
	0,72 

	Таблица 37-02-028. Запасовка и распасовка монтажных полиспастов 

   

	
	Измеритель: 1 полиспаст

	
	Запасовка полиспастов монтажных грузоподъемностью:

	37-02-028-01
	      до 20 т
	1120,19 
	297,36 
	816,88 
	90,11 
	5,95 
	35,4 

	37-02-028-02
	      до 32 т
	1281,28 
	347,76 
	926,56 
	101,90 
	6,96 
	41,4 

	37-02-028-03
	      до 50 т
	1912,06 
	559,17 
	1341,71 
	147,70 
	11,18 
	65,4 

	37-02-028-04
	      до 100 т
	3389,27 
	870,00 
	2501,87 
	251,08 
	17,40 
	100 

	37-02-028-05
	      до 160 т
	4196,69 
	1183,20 
	2989,83 
	302,84 
	23,66 
	136 

	37-02-028-06
	      до 280 т
	7050,50 
	1887,70 
	5125,05 
	502,16 
	37,75 
	215 

	37-02-028-07
	      до 630 т
	9679,26 
	2730,58 
	6894,07 
	701,62 
	54,61 
	311 

	
	Распасовка полиспастов монтажных грузоподъемностью:

	37-02-028-08
	      до 20 т
	959,59 
	188,16 
	767,67 
	84,15 
	3,76 
	22,4 

	37-02-028-09
	      до 32 т
	1171,29 
	252,00 
	914,25 
	100,41 
	5,04 
	30 

	37-02-028-10
	      до 50 т
	1750,73 
	401,00 
	1341,71 
	147,70 
	8,02 
	46,9 

	37-02-028-11
	      до 100 т
	2848,13 
	578,55 
	2258,01 
	221,54 
	11,57 
	66,5 

	37-02-028-12
	      до 160 т
	3699,39 
	815,19 
	2867,90 
	288,07 
	16,30 
	93,7 

	37-02-028-13
	      до 280 т
	6030,97 
	1246,76 
	4759,27 
	457,85 
	24,94 
	142 

	37-02-028-14
	      до 630 т
	7781,41 
	1826,24 
	5918,65 
	583,46 
	36,52 
	208 

	Таблица 37-02-029. Установка и снятие запасованных полиспастов 

   

	
	Измеритель: 1 полиспаст

	
	Установка внизу запасованного полиспаста грузоподъемностью:

	37-02-029-01
	      до 20 т
	243,58 
	47,69 
	194,94 
	14,77 
	0,95 
	5,34 

	37-02-029-02
	      до 30 т
	350,68 
	68,14 
	281,18 
	22,22 
	1,36 
	7,63 

	37-02-029-03
	      до 40 т
	407,38 
	88,59 
	317,02 
	25,07 
	1,77 
	9,92 

	37-02-029-04
	      до 50 т
	614,59 
	111,63 
	500,73 
	39,84 
	2,23 
	12,5 

	37-02-029-05
	      до 60 т
	732,05 
	131,27 
	598,15 
	48,78 
	2,63 
	14,7 

	37-02-029-06
	      до 70 т
	792,20 
	154,00 
	635,12 
	51,76 
	3,08 
	16,4 

	37-02-029-07
	      до 100 т
	981,37 
	219,73 
	757,25 
	60,57 
	4,39 
	23,4 

	37-02-029-08
	      до 130 т
	1268,93 
	286,40 
	976,80 
	78,32 
	5,73 
	30,5 

	37-02-029-09
	      до 160 т
	1505,31 
	338,04 
	1160,51 
	93,09 
	6,76 
	36 

	37-02-029-10
	      до 200 т
	1667,51 
	378,42 
	1281,52 
	101,90 
	7,57 
	40,3 

	37-02-029-11
	      до 240 т
	1893,30 
	419,73 
	1465,18 
	118,16 
	8,39 
	44,7 

	37-02-029-12
	      до 280 т
	1976,06 
	440,39 
	1526,86 
	121,14 
	8,81 
	46,9 

	37-02-029-13
	      до 630 т
	2671,48 
	583,12 
	2076,70 
	169,92 
	11,66 
	62,1 

	
	Установка на высоте до 10 м запасованного полиспаста грузоподъемностью:

	37-02-029-14
	      до 20 т
	449,73 
	81,80 
	366,29 
	29,54 
	1,64 
	9,16 

	37-02-029-15
	      до 30 т
	614,59 
	111,63 
	500,73 
	39,84 
	2,23 
	12,5 

	37-02-029-16
	      до 40 т
	683,90 
	131,27 
	550,00 
	44,31 
	2,63 
	14,7 

	37-02-029-17
	      до 50 т
	837,26 
	150,92 
	683,32 
	54,61 
	3,02 
	16,9 

	37-02-029-18
	      до 60 т
	943,52 
	170,56 
	769,55 
	62,06 
	3,41 
	19,1 

	37-02-029-19
	      до 70 т
	1075,82 
	204,70 
	867,03 
	69,38 
	4,09 
	21,8 

	37-02-029-20
	      до 100 т
	1205,40 
	271,37 
	928,60 
	75,34 
	5,43 
	28,9 

	37-02-029-21
	      до 130 т
	1497,74 
	342,74 
	1148,15 
	93,09 
	6,85 
	36,5 

	37-02-029-22
	      до 160 т
	1821,09 
	409,40 
	1403,50 
	115,18 
	8,19 
	43,6 

	37-02-029-23
	      до 200 т
	1986,53 
	450,72 
	1526,80 
	122,63 
	9,01 
	48 

	37-02-029-24
	      до 240 т
	2232,41 
	511,76 
	1710,41 
	140,38 
	10,24 
	54,5 

	37-02-029-25
	      до 280 т
	2467,67 
	563,40 
	1893,00 
	155,15 
	11,27 
	60 

	37-02-029-26
	      до 630 т
	3449,76 
	747,44 
	2687,37 
	214,23 
	14,95 
	79,6 

	
	Добавлять на каждые следующие 10 м высоты при установке на высоте свыше 10 м запасованного полиспаста грузоподъемностью:

	37-02-029-27
	      до 20 т
	68,31 
	16,52 
	51,46 
	6,23 
	0,33 
	1,85 

	37-02-029-28
	      до 30 т
	81,38 
	19,47 
	61,52 
	7,45 
	0,39 
	2,18 

	37-02-029-29
	      до 40 т
	93,33 
	22,41 
	70,47 
	8,54 
	0,45 
	2,51 

	37-02-029-30
	      до 50 т
	105,20 
	25,27 
	79,42 
	9,62 
	0,51 
	2,83 

	37-02-029-31
	      до 60 т
	116,03 
	28,22 
	87,25 
	10,57 
	0,56 
	3,16 

	37-02-029-32
	      до 70 т
	118,57 
	30,71 
	87,25 
	10,57 
	0,61 
	3,27 

	37-02-029-33
	      до 100 т
	135,79 
	39,91 
	95,08 
	11,52 
	0,80 
	4,25 

	37-02-029-34
	      до 130 т
	167,54 
	49,11 
	117,45 
	14,23 
	0,98 
	5,23 

	37-02-029-35
	      до 160 т
	193,71 
	58,31 
	134,23 
	16,26 
	1,17 
	6,21 

	37-02-029-36
	      до 200 т
	243,17 
	70,61 
	171,15 
	20,73 
	1,41 
	7,52 

	37-02-029-37
	      до 240 т
	279,21 
	82,91 
	194,64 
	23,58 
	1,66 
	8,83 

	37-02-029-38
	      до 280 т
	315,03 
	93,90 
	219,25 
	26,56 
	1,88 
	10 

	37-02-029-39
	      до 630 т
	435,63 
	127,70 
	305,38 
	36,99 
	2,55 
	13,6 

	
	Снятие установленного внизу запасованного полиспаста грузоподъемностью:

	37-02-029-40
	      до 20 т
	188,83 
	29,20 
	159,05 
	13,28 
	0,58 
	3,27 

	37-02-029-41
	      до 30 т
	225,43 
	40,90 
	183,71 
	14,77 
	0,82 
	4,58 

	37-02-029-42
	      до 40 т
	238,36 
	53,58 
	183,71 
	14,77 
	1,07 
	6 

	37-02-029-43
	      до 50 т
	384,57 
	66,17 
	317,08 
	23,58 
	1,32 
	7,41 

	37-02-029-44
	      до 60 т
	447,72 
	79,83 
	366,29 
	29,54 
	1,60 
	8,94 

	37-02-029-45
	      до 70 т
	496,21 
	91,08 
	403,31 
	31,03 
	1,82 
	9,7 

	37-02-029-46
	      до 100 т
	588,54 
	133,34 
	452,53 
	36,99 
	2,67 
	14,2 

	37-02-029-47
	      до 130 т
	758,25 
	169,02 
	585,85 
	47,29 
	3,38 
	18 

	37-02-029-48
	      до 160 т
	904,47 
	204,70 
	695,68 
	54,61 
	4,09 
	21,8 

	37-02-029-49
	      до 200 т
	999,42 
	225,36 
	769,55 
	62,06 
	4,51 
	24 

	37-02-029-50
	      до 240 т
	1122,75 
	250,71 
	867,03 
	69,38 
	5,01 
	26,7 

	37-02-029-51
	      до 280 т
	1174,99 
	265,74 
	903,94 
	73,85 
	5,31 
	28,3 

	37-02-029-52
	      до 630 т
	1642,71 
	353,06 
	1282,59 
	103,39 
	7,06 
	37,6 

	
	Снятие установленного на высоте до 10 м запасованного полиспаста грузоподъемностью:

	37-02-029-53
	      до 20 т
	270,19 
	49,65 
	219,55 
	17,75 
	0,99 
	5,56 

	37-02-029-54
	      до 30 т
	358,85 
	65,19 
	292,36 
	23,58 
	1,30 
	7,3 

	37-02-029-55
	      до 40 т
	398,45 
	79,83 
	317,02 
	25,07 
	1,60 
	8,94 

	37-02-029-56
	      до 50 т
	496,17 
	91,09 
	403,26 
	32,52 
	1,82 
	10,2 

	37-02-029-57
	      до 60 т
	556,37 
	101,80 
	452,53 
	36,99 
	2,04 
	11,4 

	37-02-029-58
	      до 70 т
	636,21 
	123,01 
	510,74 
	42,82 
	2,46 
	13,1 

	37-02-029-59
	      до 100 т
	716,61 
	163,39 
	549,95 
	45,80 
	3,27 
	17,4 

	37-02-029-60
	      до 130 т
	904,41 
	204,70 
	695,62 
	56,10 
	4,09 
	21,8 

	37-02-029-61
	      до 160 т
	1080,95 
	246,02 
	830,01 
	67,89 
	4,92 
	26,2 

	37-02-029-62
	      до 200 т
	1193,10 
	271,37 
	916,30 
	73,85 
	5,43 
	28,9 

	37-02-029-63
	      до 240 т
	1362,80 
	307,05 
	1049,61 
	84,15 
	6,14 
	32,7 

	37-02-029-64
	      до 280 т
	1474,91 
	332,41 
	1135,85 
	91,60 
	6,65 
	35,4 

	37-02-029-65
	      до 630 т
	2067,11 
	470,44 
	1587,26 
	128,45 
	9,41 
	50,1 

	
	Добавлять на каждые 10 м высоты при снятии с отметки свыше 10 м запасованного полиспаста грузоподъемностью:

	37-02-029-66
	      до 20 т
	40,12 
	9,73 
	30,20 
	3,66 
	0,19 
	1,09 

	37-02-029-67
	      до 30 т
	48,84 
	11,70 
	36,91 
	4,47 
	0,23 
	1,31 

	37-02-029-68
	      до 40 т
	56,44 
	13,66 
	42,51 
	5,15 
	0,27 
	1,53 

	37-02-029-69
	      до 50 т
	65,07 
	15,54 
	49,22 
	5,96 
	0,31 
	1,74 

	37-02-029-70
	      до 60 т
	68,31 
	16,52 
	51,46 
	6,23 
	0,33 
	1,85 

	37-02-029-71
	      до 70 т
	73,58 
	18,40 
	54,81 
	6,64 
	0,37 
	1,96 

	37-02-029-72
	      до 100 т
	85,56 
	23,57 
	61,52 
	7,45 
	0,47 
	2,51 

	37-02-029-73
	      до 130 т
	100,73 
	29,67 
	70,47 
	8,54 
	0,59 
	3,16 

	37-02-029-74
	      до 160 т
	118,32 
	34,84 
	82,78 
	10,03 
	0,70 
	3,71 

	37-02-029-75
	      до 200 т
	142,37 
	41,97 
	99,56 
	12,06 
	0,84 
	4,47 

	37-02-029-76
	      до 240 т
	170,83 
	50,14 
	119,69 
	14,50 
	1,00 
	5,34 

	37-02-029-77
	      до 280 т
	191,70 
	56,34 
	134,23 
	16,26 
	1,13 
	6 

	37-02-029-78
	      до 630 т
	261,80 
	76,81 
	183,45 
	22,22 
	1,54 
	8,18 

	Раздел 4. ЗАКРЕПЛЕНИЕ И СНЯТИЕ РАСЧАЛОК (ОТТЯЖЕК) 

   

	Таблица 37-02-040. Закрепление и снятие расчалок (оттяжек) внизу 

   

	
	Измеритель: 1 расчалка (оттяжка)

	
	Закрепление и снятие расчалок (оттяжек) внизу длиной до 50 м, диаметр каната:

	37-02-040-01
	      до 12 мм
	4,62 
	4,53 
	0,00 
	0,00 
	0,09 
	0,53 

	37-02-040-02
	      до 13 мм
	5,23 
	5,13 
	0,00 
	0,00 
	0,10 
	0,6 

	37-02-040-03
	      до 14 мм
	5,84 
	5,73 
	0,00 
	0,00 
	0,11 
	0,67 

	37-02-040-04
	      до 15 мм
	6,36 
	6,24 
	0,00 
	0,00 
	0,12 
	0,73 

	37-02-040-05
	      до 16 мм
	6,89 
	6,75 
	0,00 
	0,00 
	0,14 
	0,79 

	37-02-040-06
	      до 18 мм
	8,11 
	7,95 
	0,00 
	0,00 
	0,16 
	0,93 

	37-02-040-07
	      до 20 мм
	40,83 
	9,32 
	31,32 
	3,79 
	0,19 
	1,09 

	37-02-040-08
	      до 22 мм
	48,33 
	11,20 
	36,91 
	4,47 
	0,22 
	1,31 

	37-02-040-09
	      до 24-28 мм
	59,04 
	14,02 
	44,74 
	5,42 
	0,28 
	1,64 

	37-02-040-10
	      до 30-32 мм
	68,71 
	15,82 
	52,57 
	6,37 
	0,32 
	1,85 

	37-02-040-11
	      до 36 мм
	83,73 
	19,58 
	63,76 
	7,72 
	0,39 
	2,29 

	37-02-040-12
	      до 40 мм
	95,56 
	22,40 
	72,71 
	8,81 
	0,45 
	2,62 

	37-02-040-13
	      до 44 мм
	102,98 
	24,20 
	78,30 
	9,49 
	0,48 
	2,83 

	
	Закрепление и снятие расчалок (оттяжек) внизу длиной до 100 м, диаметр каната:

	37-02-040-14
	      до 12 мм
	5,23 
	5,13 
	0,00 
	0,00 
	0,10 
	0,6 

	37-02-040-15
	      до 13 мм
	6,19 
	6,07 
	0,00 
	0,00 
	0,12 
	0,71 

	37-02-040-16
	      до 14 мм
	6,89 
	6,75 
	0,00 
	0,00 
	0,14 
	0,79 

	37-02-040-17
	      до 15 мм
	7,67 
	7,52 
	0,00 
	0,00 
	0,15 
	0,88 

	37-02-040-18
	      до 16 мм
	8,55 
	8,38 
	0,00 
	0,00 
	0,17 
	0,98 

	37-02-040-19
	      до 18 мм
	45,15 
	10,26 
	34,68 
	4,20 
	0,21 
	1,2 

	37-02-040-20
	      до 20 мм
	49,45 
	11,20 
	38,03 
	4,61 
	0,22 
	1,31 

	37-02-040-21
	      до 22 мм
	64,40 
	14,88 
	49,22 
	5,96 
	0,30 
	1,74 

	37-02-040-22
	      до 24 мм
	68,71 
	15,82 
	52,57 
	6,37 
	0,32 
	1,85 

	37-02-040-23
	      до 26 мм
	80,53 
	18,64 
	61,52 
	7,45 
	0,37 
	2,18 

	37-02-040-24
	      до 28 мм
	84,85 
	19,58 
	64,88 
	7,86 
	0,39 
	2,29 

	37-02-040-25
	      до 30 мм
	95,56 
	22,40 
	72,71 
	8,81 
	0,45 
	2,62 

	37-02-040-26
	      до 32 мм
	99,87 
	23,34 
	76,06 
	9,21 
	0,47 
	2,73 

	37-02-040-27
	      до 36 мм
	108,42 
	25,14 
	82,78 
	10,03 
	0,50 
	2,94 

	37-02-040-28
	      до 40 мм
	123,44 
	28,90 
	93,96 
	11,38 
	0,58 
	3,38 

	37-02-040-29
	      до 44 мм
	139,58 
	32,66 
	106,27 
	12,87 
	0,65 
	3,82 

	
	Закрепление и снятие расчалок (оттяжек) внизу длиной до 150 м, диаметр каната:

	37-02-040-30
	      до 12 мм
	6,02 
	5,90 
	0,00 
	0,00 
	0,12 
	0,69 

	37-02-040-31
	      до 13 мм
	7,07 
	6,93 
	0,00 
	0,00 
	0,14 
	0,81 

	37-02-040-32
	      до 14 мм
	8,20 
	8,04 
	0,00 
	0,00 
	0,16 
	0,94 

	37-02-040-33
	      до 15 мм
	9,60 
	9,41 
	0,00 
	0,00 
	0,19 
	1,1 

	37-02-040-34
	      до 16 мм
	48,33 
	11,20 
	36,91 
	4,47 
	0,22 
	1,31 

	37-02-040-35
	      до 18 мм
	59,04 
	14,02 
	44,74 
	5,42 
	0,28 
	1,64 

	37-02-040-36
	      до 20 мм
	68,71 
	15,82 
	52,57 
	6,37 
	0,32 
	1,85 

	37-02-040-37
	      до 22 мм
	80,53 
	18,64 
	61,52 
	7,45 
	0,37 
	2,18 

	37-02-040-38
	      до 24 мм
	89,16 
	20,52 
	68,23 
	8,27 
	0,41 
	2,4 

	37-02-040-39
	      до 26 мм
	95,56 
	22,40 
	72,71 
	8,81 
	0,45 
	2,62 

	37-02-040-40
	      до 28 мм
	105,22 
	24,20 
	80,54 
	9,76 
	0,48 
	2,83 

	37-02-040-41
	      до 30 мм
	114,81 
	27,02 
	87,25 
	10,57 
	0,54 
	3,16 

	37-02-040-42
	      до 32 мм
	124,56 
	28,90 
	95,08 
	11,52 
	0,58 
	3,38 

	37-02-040-43
	      до 36 мм
	143,81 
	33,52 
	109,62 
	13,28 
	0,67 
	3,92 

	37-02-040-44
	      до 40 мм
	174,17 
	39,16 
	134,23 
	16,26 
	0,78 
	4,58 

	37-02-040-45
	      до 44 мм
	191,20 
	43,78 
	146,54 
	17,75 
	0,88 
	5,12 

	Таблица 37-02-041. Закрепление, снятие расчалок (оттяжек) на высоте до 10 м 

   

	
	Измеритель: 1 расчалка (оттяжка)

	
	Закрепление, снятие расчалок (оттяжек) на высоте до 10 м, длиной до 50 м, диаметр каната:

	37-02-041-01
	      до 12 мм
	49,45 
	11,20 
	38,03 
	4,61 
	0,22 
	1,31 

	37-02-041-02
	      до 13 мм
	59,04 
	14,02 
	44,74 
	5,42 
	0,28 
	1,64 

	37-02-041-03
	      до 14 мм
	64,40 
	14,88 
	49,22 
	5,96 
	0,30 
	1,74 

	37-02-041-04
	      до 15 мм
	68,71 
	15,82 
	52,57 
	6,37 
	0,32 
	1,85 

	37-02-041-05
	      до 16 мм
	75,10 
	17,70 
	57,05 
	6,91 
	0,35 
	2,07 

	37-02-041-06
	      до 18 мм
	89,16 
	20,52 
	68,23 
	8,27 
	0,41 
	2,4 

	37-02-041-07
	      до 20 мм
	99,87 
	23,34 
	76,06 
	9,21 
	0,47 
	2,73 

	37-02-041-08
	      до 22 мм
	108,42 
	25,14 
	82,78 
	10,03 
	0,50 
	2,94 

	37-02-041-09
	      до 24 мм
	119,13 
	27,96 
	90,61 
	10,98 
	0,56 
	3,27 

	37-02-041-10
	      до 26 мм
	134,31 
	30,78 
	102,91 
	12,47 
	0,62 
	3,6 

	37-02-041-11
	      до 28 мм
	142,69 
	33,52 
	108,50 
	13,14 
	0,67 
	3,92 

	37-02-041-12
	      до 30 мм
	160,91 
	38,22 
	121,93 
	14,77 
	0,76 
	4,47 

	37-02-041-13
	      до 32 мм
	175,13 
	40,10 
	134,23 
	16,26 
	0,80 
	4,69 

	37-02-041-14
	      до 36 мм
	194,07 
	46,60 
	146,54 
	17,75 
	0,93 
	5,45 

	37-02-041-15
	      до 40 мм
	224,35 
	52,16 
	171,15 
	20,73 
	1,04 
	6,1 

	37-02-041-16
	      до 44 мм
	241,45 
	56,86 
	183,45 
	22,22 
	1,14 
	6,65 

	
	Закрепление, снятие расчалок (оттяжек) на высоте до 10 м, длиной до 100 м, диаметр каната:

	37-02-041-17
	      до 12 мм
	59,04 
	14,02 
	44,74 
	5,42 
	0,28 
	1,64 

	37-02-041-18
	      до 13 мм
	68,71 
	15,82 
	52,57 
	6,37 
	0,32 
	1,85 

	37-02-041-19
	      до 14 мм
	75,10 
	17,70 
	57,05 
	6,91 
	0,35 
	2,07 

	37-02-041-20
	      до 15 мм
	84,85 
	19,58 
	64,88 
	7,86 
	0,39 
	2,29 

	37-02-041-21
	      до 16 мм
	95,56 
	22,40 
	72,71 
	8,81 
	0,45 
	2,62 

	37-02-041-22
	      до 18 мм
	102,98 
	24,20 
	78,30 
	9,49 
	0,48 
	2,83 

	37-02-041-23
	      до 20 мм
	123,44 
	28,90 
	93,96 
	11,38 
	0,58 
	3,38 

	37-02-041-24
	      до 22 мм
	139,58 
	32,66 
	106,27 
	12,87 
	0,65 
	3,82 

	37-02-041-25
	      до 24 мм
	160,91 
	38,22 
	121,93 
	14,77 
	0,76 
	4,47 

	37-02-041-26
	      до 26 мм
	177,05 
	41,98 
	134,23 
	16,26 
	0,84 
	4,91 

	37-02-041-27
	      до 28 мм
	192,15 
	44,72 
	146,54 
	17,75 
	0,89 
	5,23 

	37-02-041-28
	      до 30 мм
	221,56 
	49,42 
	171,15 
	20,73 
	0,99 
	5,78 

	37-02-041-29
	      до 32 мм
	237,61 
	53,10 
	183,45 
	22,22 
	1,06 
	6,21 

	37-02-041-30
	      до 36 мм
	270,61 
	62,42 
	206,94 
	25,07 
	1,25 
	7,3 

	37-02-041-31
	      до 40 мм
	303,76 
	70,79 
	231,55 
	28,05 
	1,42 
	8,28 

	37-02-041-32
	      до 44 мм
	321,82 
	76,44 
	243,85 
	29,54 
	1,53 
	8,94 

	
	Закрепление, снятие расчалок (оттяжек) на высоте до 10 м, длиной до 150 м, диаметр каната:

	37-02-041-33
	      до 12 мм
	64,40 
	14,88 
	49,22 
	5,96 
	0,30 
	1,74 

	37-02-041-34
	      до 13 мм
	80,53 
	18,64 
	61,52 
	7,45 
	0,37 
	2,18 

	37-02-041-35
	      до 14 мм
	89,16 
	20,52 
	68,23 
	8,27 
	0,41 
	2,4 

	37-02-041-36
	      до 15 мм
	99,87 
	23,34 
	76,06 
	9,21 
	0,47 
	2,73 

	37-02-041-37
	      до 16 мм
	108,42 
	25,14 
	82,78 
	10,03 
	0,50 
	2,94 

	37-02-041-38
	      до 18 мм
	134,31 
	30,78 
	102,91 
	12,47 
	0,62 
	3,6 

	37-02-041-39
	      до 20 мм
	158,84 
	37,28 
	120,81 
	14,63 
	0,75 
	4,36 

	37-02-041-40
	      до 22 мм
	177,93 
	42,84 
	134,23 
	16,26 
	0,86 
	5,01 

	37-02-041-41
	      до 24 мм
	195,03 
	47,54 
	146,54 
	17,75 
	0,95 
	5,56 

	37-02-041-42
	      до 26 мм
	237,61 
	53,10 
	183,45 
	22,22 
	1,06 
	6,21 

	37-02-041-43
	      до 28 мм
	254,55 
	58,74 
	194,64 
	23,58 
	1,17 
	6,87 

	37-02-041-44
	      до 30 мм
	272,53 
	64,30 
	206,94 
	25,07 
	1,29 
	7,52 

	37-02-041-45
	      до 32 мм
	301,93 
	69,00 
	231,55 
	28,05 
	1,38 
	8,07 

	37-02-041-46
	      до 36 мм
	337,01 
	79,26 
	256,16 
	31,03 
	1,59 
	9,27 

	37-02-041-47
	      до 40 мм
	398,43 
	91,23 
	305,38 
	36,99 
	1,82 
	10,67 

	37-02-041-48
	      до 44 мм
	433,52 
	102,60 
	328,87 
	39,84 
	2,05 
	12 

	
	Добавлять на каждые 10 м высоты при длине расчалок (оттяжек) сверх 50 м, диаметр каната:

	37-02-041-49
	      до 12 мм
	7,43 
	1,80 
	5,59 
	0,68 
	0,04 
	0,21 

	37-02-041-50
	      до 13 мм
	7,60 
	1,97 
	5,59 
	0,68 
	0,04 
	0,23 

	37-02-041-51
	      до 14 мм
	10,09 
	2,22 
	7,83 
	0,95 
	0,04 
	0,26 

	37-02-041-52
	      до 15 мм
	10,19 
	2,31 
	7,83 
	0,95 
	0,05 
	0,27 

	37-02-041-53
	      до 16 мм
	10,27 
	2,39 
	7,83 
	0,95 
	0,05 
	0,28 

	37-02-041-54
	      до 18 мм
	11,92 
	2,91 
	8,95 
	1,08 
	0,06 
	0,34 

	37-02-041-55
	      до 20 мм
	14,50 
	3,25 
	11,19 
	1,36 
	0,06 
	0,38 

	37-02-041-56
	      до 22 мм
	16,23 
	3,85 
	12,30 
	1,49 
	0,08 
	0,45 

	37-02-041-57
	      до 24 мм
	17,69 
	4,19 
	13,42 
	1,63 
	0,08 
	0,49 

	37-02-041-58
	      до 26 мм
	19,08 
	4,45 
	14,54 
	1,76 
	0,09 
	0,52 

	37-02-041-59
	      до 28 мм
	21,84 
	4,96 
	16,78 
	2,03 
	0,10 
	0,58 

	37-02-041-60
	      до 30 мм
	23,31 
	5,30 
	17,90 
	2,17 
	0,11 
	0,62 

	37-02-041-61
	      до 32 мм
	23,83 
	5,81 
	17,90 
	2,17 
	0,12 
	0,68 

	37-02-041-62
	      до 36 мм
	27,96 
	6,58 
	21,25 
	2,57 
	0,13 
	0,77 

	37-02-041-63
	      до 40 мм
	32,11 
	7,35 
	24,61 
	2,98 
	0,15 
	0,86 

	37-02-041-64
	      до 44 мм
	35,22 
	8,21 
	26,85 
	3,25 
	0,16 
	0,96 

	
	Добавлять на каждые 10 м высоты при длине расчалок (оттяжек) сверх 100 м, диаметр каната:

	37-02-041-65
	      до 12 мм
	7,60 
	1,97 
	5,59 
	0,68 
	0,04 
	0,23 

	37-02-041-66
	      до 13 мм
	10,09 
	2,22 
	7,83 
	0,95 
	0,04 
	0,26 

	37-02-041-67
	      до 14 мм
	10,27 
	2,39 
	7,83 
	0,95 
	0,05 
	0,28 

	37-02-041-68
	      до 15 мм
	11,83 
	2,82 
	8,95 
	1,08 
	0,06 
	0,33 

	37-02-041-69
	      до 16 мм
	12,00 
	2,99 
	8,95 
	1,08 
	0,06 
	0,35 

	37-02-041-70
	      до 18 мм
	16,14 
	3,76 
	12,30 
	1,49 
	0,08 
	0,44 

	37-02-041-71
	      до 20 мм
	17,79 
	4,28 
	13,42 
	1,63 
	0,09 
	0,5 

	37-02-041-72
	      до 22 мм
	19,51 
	4,87 
	14,54 
	1,76 
	0,10 
	0,57 

	37-02-041-73
	      до 24 мм
	23,40 
	5,39 
	17,90 
	2,17 
	0,11 
	0,63 

	37-02-041-74
	      до 26 мм
	25,04 
	5,90 
	19,02 
	2,30 
	0,12 
	0,69 

	37-02-041-75
	      до 28 мм
	27,96 
	6,58 
	21,25 
	2,57 
	0,13 
	0,77 

	37-02-041-76
	      до 30 мм
	30,73 
	7,10 
	23,49 
	2,85 
	0,14 
	0,83 

	37-02-041-77
	      до 32 мм
	32,37 
	7,61 
	24,61 
	2,98 
	0,15 
	0,89 

	37-02-041-78
	      до 36 мм
	38,15 
	8,89 
	29,08 
	3,52 
	0,18 
	1,04 

	37-02-041-79
	      до 40 мм
	42,91 
	10,26 
	32,44 
	3,93 
	0,21 
	1,2 

	37-02-041-80
	      до 44 мм
	48,33 
	11,20 
	36,91 
	4,47 
	0,22 
	1,31 

	
	Добавлять на каждые 10 м высоты при длина расчалок (оттяжек) сверх 150 м, диаметр каната:

	37-02-041-81
	      до 12 мм
	10,09 
	2,22 
	7,83 
	0,95 
	0,04 
	0,26 

	37-02-041-82
	      до 13 мм
	11,48 
	2,48 
	8,95 
	1,08 
	0,05 
	0,29 

	37-02-041-83
	      до 14 мм
	11,92 
	2,91 
	8,95 
	1,08 
	0,06 
	0,34 

	37-02-041-84
	      до 15 мм
	14,50 
	3,25 
	11,19 
	1,36 
	0,06 
	0,38 

	37-02-041-85
	      до 16 мм
	16,23 
	3,85 
	12,30 
	1,49 
	0,08 
	0,45 

	37-02-041-86
	      до 18 мм
	19,08 
	4,45 
	14,54 
	1,76 
	0,09 
	0,52 

	37-02-041-87
	      до 20 мм
	23,31 
	5,30 
	17,90 
	2,17 
	0,11 
	0,62 

	37-02-041-88
	      до 22 мм
	27,61 
	6,24 
	21,25 
	2,57 
	0,12 
	0,73 

	37-02-041-89
	      до 24 мм
	30,47 
	6,84 
	23,49 
	2,85 
	0,14 
	0,8 

	37-02-041-90
	      до 26 мм
	32,37 
	7,61 
	24,61 
	2,98 
	0,15 
	0,89 

	37-02-041-91
	      до 28 мм
	37,80 
	8,55 
	29,08 
	3,52 
	0,17 
	1 

	37-02-041-92
	      до 30 мм
	39,61 
	9,23 
	30,20 
	3,66 
	0,18 
	1,08 

	37-02-041-93
	      до 32 мм
	42,91 
	10,26 
	32,44 
	3,93 
	0,21 
	1,2 

	37-02-041-94
	      до 36 мм
	49,45 
	11,20 
	38,03 
	4,61 
	0,22 
	1,31 

	37-02-041-95
	      до 40 мм
	59,04 
	14,02 
	44,74 
	5,42 
	0,28 
	1,64 

	37-02-041-96
	      до 44 мм
	64,40 
	14,88 
	49,22 
	5,96 
	0,30 
	1,74 

	Раздел 5. УСТАНОВКА И СНЯТИЕ ТРЕНОГИ И ОПОРНОЙ СТОЙКИ 

   

	Таблица 37-02-052. Установка и снятие треног с подвеской талей 

   

	
	Измеритель: 1 тренога

	
	Установка треноги с подвеской тали высотой до 3 м при грузоподъемности тали:

	37-02-052-01
	      до 2 т
	132,30 
	21,08 
	110,80 
	11,65 
	0,42 
	2,51 

	37-02-052-02
	      до 3 т
	135,99 
	24,70 
	110,80 
	11,65 
	0,49 
	2,94 

	37-02-052-03
	      до 5 т
	164,22 
	29,32 
	134,31 
	14,09 
	0,59 
	3,49 

	37-02-052-04
	      до 10 т
	208,65 
	36,62 
	171,30 
	16,26 
	0,73 
	4,36 

	
	Снятие треноги с подвеской тали высотой до 3 м при грузоподъемности тали:

	37-02-052-05
	      до 2 т
	103,16 
	15,54 
	87,31 
	8,81 
	0,31 
	1,85 

	37-02-052-06
	      до 3 т
	105,99 
	18,31 
	87,31 
	8,81 
	0,37 
	2,18 

	37-02-052-07
	      до 5 т
	130,08 
	21,08 
	108,58 
	10,84 
	0,42 
	2,51 

	37-02-052-08
	      до 10 т
	175,65 
	28,39 
	146,69 
	13,28 
	0,57 
	3,38 

	
	Установка треноги с подвеской тали высотой до 6 м при грузоподъемности тали:

	37-02-052-09
	      до 2 т
	219,03 
	34,78 
	183,55 
	19,24 
	0,70 
	4,14 

	37-02-052-10
	      до 3 т
	222,79 
	38,47 
	183,55 
	19,24 
	0,77 
	4,58 

	37-02-052-11
	      до 5 т
	252,08 
	43,01 
	208,21 
	20,73 
	0,86 
	5,12 

	37-02-052-12
	      до 10 т
	286,08 
	52,16 
	232,88 
	22,22 
	1,04 
	6,21 

	
	Снятие треноги с подвеской тали высотой до 6 м при грузоподъемности тали:

	37-02-052-13
	      до 2 т
	159,53 
	24,70 
	134,34 
	13,28 
	0,49 
	2,94 

	37-02-052-14
	      до 3 т
	162,36 
	27,47 
	134,34 
	13,28 
	0,55 
	3,27 

	37-02-052-15
	      до 5 т
	203,08 
	31,16 
	171,30 
	16,26 
	0,62 
	3,71 

	37-02-052-16
	      до 10 т
	235,20 
	38,47 
	195,96 
	17,75 
	0,77 
	4,58 

	
	Установка треноги с подвеской тали высотой до 9 м при грузоподъемности тали:

	37-02-052-17
	      до 2 т
	279,34 
	46,70 
	231,71 
	23,58 
	0,93 
	5,56 

	37-02-052-18
	      до 3 т
	282,18 
	49,48 
	231,71 
	23,58 
	0,99 
	5,89 

	37-02-052-19
	      до 5 т
	324,71 
	54,94 
	268,67 
	26,56 
	1,10 
	6,54 

	37-02-052-20
	      до 10 т
	360,59 
	65,94 
	293,33 
	28,05 
	1,32 
	7,85 

	
	Снятие треноги с подвеской тали высотой до 9 м при грузоподъемности тали:

	37-02-052-21
	      до 2 т
	229,50 
	32,93 
	195,91 
	19,24 
	0,66 
	3,92 

	37-02-052-22
	      до 3 т
	232,32 
	35,70 
	195,91 
	19,24 
	0,71 
	4,25 

	37-02-052-23
	      до 5 т
	250,33 
	41,24 
	208,27 
	19,24 
	0,82 
	4,91 

	37-02-052-24
	      до 10 т
	282,45 
	48,55 
	232,93 
	20,73 
	0,97 
	5,78 

	Таблица 37-02-053. Передвижка треноги на расстояние до 3 м 

   

	
	Измеритель: 1 тренога

	
	Передвижка на расстояние до 3 м треноги, высотой:

	37-02-053-01
	      до 3 м
	11,87 
	2,86 
	8,95 
	1,08 
	0,06 
	0,34 

	37-02-053-02
	      до 6 М
	22,00 
	5,12 
	16,78 
	2,03 
	0,10 
	0,61 

	37-02-053-03
	      до 9 м
	28,10 
	6,72 
	21,25 
	2,57 
	0,13 
	0,8 

	Таблица 37-02-054. Установка и снятие опорной стойки 

   

	
	Измеритель: 1 опорная стойка

	
	Установка опорной стойки массой:

	37-02-054-01
	      до 2,2 т
	1863,19 
	182,12 
	976,55 
	85,64 
	704,52 
	21,3 

	37-02-054-02
	      до 5,6 т
	2535,89 
	302,67 
	1526,29 
	137,40 
	706,93 
	35,4 

	37-02-054-03
	      до 10,5 т
	4820,82 
	530,96 
	2686,34 
	243,76 
	1603,52 
	62,1 

	
	Снятие опорной стойки массой:

	37-02-054-04
	      до 2,2 т
	871,55 
	112,01 
	757,30 
	59,08 
	2,24 
	13,1 

	37-02-054-05
	      до 5,6 т
	1346,32 
	182,12 
	1160,56 
	91,60 
	3,64 
	21,3 

	37-02-054-06
	      до 10,5 т
	2338,73 
	317,21 
	2015,18 
	162,46 
	6,34 
	37,1 

	Раздел 6. УСТРОЙСТВО, РАЗБОРКА И ПЕРЕДВИЖКА РЕЛЬСОВЫХ ПУТЕЙ 

   

	Таблица 37-02-065. Устройство и разборка рельсовых путей 

   

	
	Измеритель: 1 звено длиной 12,5 м

	
	Путь из одной нити:

	37-02-065-01
	      устройство рельсовых путей
	3243,61 
	177,22 
	795,31 
	49,91 
	2271,08 
	21,3 

	37-02-065-02
	      разборка рельсовых путей
	872,21 
	75,55 
	795,15 
	49,91 
	1,51 
	9,08 

	
	Путь из двух нитей:

	37-02-065-03
	      устройство рельсовых путей
	6174,88 
	295,36 
	1629,28 
	112,83 
	4250,24 
	35,5 

	37-02-065-04
	      разборка рельсовых путей
	1758,81 
	127,30 
	1628,96 
	112,83 
	2,55 
	15,3 

	Таблица 37-02-066. Передвижка рельсового пути 

   

	
	Измеритель: 1 звено длиной 12,5 м

	
	Путь из одной нити:

	37-02-066-01
	      передвижка рельсового пути на расстояние 0,5 м
	139,33 
	33,70 
	104,96 
	9,51 
	0,67 
	4,05 

	37-02-066-02
	      добавлять на каждые следующие 0,5 м передвижки рельсового пути
	41,18 
	7,90 
	33,12 
	2,95 
	0,16 
	0,95 

	
	Путь из двух нитей:

	37-02-066-03
	      передвижка рельсового пути на расстояние 0,5 м
	285,79 
	43,68 
	241,24 
	22,83 
	0,87 
	5,25 

	37-02-066-04
	      добавлять на каждые следующие 0,5 м передвижки рельсового пути
	80,89 
	9,98 
	70,71 
	6,44 
	0,20 
	1,2 
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