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Часть 39. Контроль монтажных сварных соединений
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	ОТДЕЛ 01. ПОДГОТОВКА К КОНТРОЛЮ ПОВЕРХНОСТИ МОНТАЖНЫХ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ И ОКОЛОШОВНОЙ ЗОНЫ 

   

	Таблица 39-01-001. Очистка поверхности металлическими щетками 

   

	
	Измеритель: 1 стык

	
	Очистка металлическими щетками поверхности трубопроводов диаметром:

	39-01-001-01
	      до 60 мм
	2,06 
	2,02 
	0,00 
	0,00 
	0,04 
	0,2 

	39-01-001-02
	      до 108 мм
	3,08 
	3,02 
	0,00 
	0,00 
	0,06 
	0,3 

	39-01-001-03
	      до 159 мм
	3,50 
	3,43 
	0,00 
	0,00 
	0,07 
	0,34 

	39-01-001-04
	      до 273 мм
	4,11 
	4,03 
	0,00 
	0,00 
	0,08 
	0,4 

	39-01-001-05
	      до 377 мм
	5,34 
	5,24 
	0,00 
	0,00 
	0,10 
	0,52 

	39-01-001-06
	      до 478 мм
	6,68 
	6,55 
	0,00 
	0,00 
	0,13 
	0,65 

	39-01-001-07
	      до 550 мм
	8,22 
	8,06 
	0,00 
	0,00 
	0,16 
	0,8 

	39-01-001-08
	      до 630 мм
	8,64 
	8,47 
	0,00 
	0,00 
	0,17 
	0,84 

	39-01-001-09
	      до 720 мм
	9,46 
	9,27 
	0,00 
	0,00 
	0,19 
	0,92 

	39-01-001-10
	      до 820 мм
	10,28 
	10,08 
	0,00 
	0,00 
	0,20 
	1 

	39-01-001-11
	      до 920 мм
	12,34 
	12,10 
	0,00 
	0,00 
	0,24 
	1,2 

	39-01-001-12
	      до 1020 мм
	13,36 
	13,10 
	0,00 
	0,00 
	0,26 
	1,3 

	39-01-001-13
	      до 1220 мм
	15,42 
	15,12 
	0,00 
	0,00 
	0,30 
	1,5 

	39-01-001-14
	      до 1420 мм
	18,50 
	18,14 
	0,00 
	0,00 
	0,36 
	1,8 

	39-01-001-15
	      до 1620 мм
	20,56 
	20,16 
	0,00 
	0,00 
	0,40 
	2 

	39-01-001-16
	      до 1820 мм
	23,64 
	23,18 
	0,00 
	0,00 
	0,46 
	2,3 

	39-01-001-17
	      до 2020 мм
	25,70 
	25,20 
	0,00 
	0,00 
	0,50 
	2,5 

	39-01-001-18
	      до 2220 мм
	30,84 
	30,24 
	0,00 
	0,00 
	0,60 
	3 

	
	Измеритель: 1 м шва

	39-01-001-19
	Очистка поверхности оборудования металлическими щетками
	4,11 
	4,03 
	0,00 
	0,00 
	0,08 
	0,4 

	Таблица 39-01-002. Протирка поверхности ацетоном 

   

	
	Измеритель: 1 стык

	
	Протирка ацетоном поверхности трубопроводов наружным диаметром:


	39-01-002-01
	      до 60 мм
	0,76 
	0,50 
	0,00 
	0,00 
	0,26 
	0,05 

	39-01-002-02
	      до 108 мм
	1,09 
	0,60 
	0,00 
	0,00 
	0,49 
	0,06 

	39-01-002-03
	      до 159 мм
	1,46 
	0,81 
	0,00 
	0,00 
	0,65 
	0,08 

	39-01-002-04
	      до 273 мм
	2,15 
	1,01 
	0,00 
	0,00 
	1,14 
	0,1 

	39-01-002-05
	      до 377 мм
	2,85 
	1,31 
	0,00 
	0,00 
	1,54 
	0,13 

	39-01-002-06
	      до 478 мм
	3,54 
	1,61 
	0,00 
	0,00 
	1,93 
	0,16 

	39-01-002-07
	      до 550 мм
	4,24 
	2,02 
	0,00 
	0,00 
	2,22 
	0,2 

	39-01-002-08
	      до 630 мм
	4,69 
	2,12 
	0,00 
	0,00 
	2,57 
	0,21 

	39-01-002-09
	      до 720 мм
	5,26 
	2,32 
	0,00 
	0,00 
	2,94 
	0,23 

	39-01-002-10
	      до 820 мм
	5,88 
	2,52 
	0,00 
	0,00 
	3,36 
	0,25 

	39-01-002-11
	      до 920 мм
	6,74 
	3,02 
	0,00 
	0,00 
	3,72 
	0,3 

	39-01-002-12
	      до 1020 мм
	7,37 
	3,23 
	0,00 
	0,00 
	4,14 
	0,32 

	39-01-002-13
	      до 1220 мм
	8,96 
	4,03 
	0,00 
	0,00 
	4,93 
	0,4 

	39-01-002-14
	      до 1420 мм
	10,23 
	4,44 
	0,00 
	0,00 
	5,79 
	0,44 

	39-01-002-15
	      до 1620 мм
	11,61 
	5,04 
	0,00 
	0,00 
	6,57 
	0,5 

	39-01-002-16
	      до 1820 мм
	13,49 
	6,05 
	0,00 
	0,00 
	7,44 
	0,6 

	39-01-002-17
	      до 2020 мм
	14,65 
	6,35 
	0,00 
	0,00 
	8,30 
	0,63 

	39-01-002-18
	      до 2220 мм
	16,22 
	7,06 
	0,00 
	0,00 
	9,16 
	0,7 

	
	Измеритель: 1 м шва

	39-01-002-19
	Протирка ацетоном поверхности оборудования
	2,30 
	1,01 
	0,00 
	0,00 
	1,29 
	0,1 

	Таблица 39-01-003. Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов диаметром до 426 мм из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм ((3) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва 

   

	
	Измеритель: 1 стык

	
	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм ((3) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода:

	39-01-003-01
	      22 мм, толщина стенки до 3 мм
	1,61 
	0,81 
	0,78 
	0,00 
	0,02 
	0,08 

	39-01-003-02
	      22 мм, толщина стенки до 6 мм
	1,93 
	1,01 
	0,90 
	0,00 
	0,02 
	0,1 

	39-01-003-03
	      25-36 мм, толщина стенки до 4 мм
	2,69 
	1,31 
	1,35 
	0,00 
	0,03 
	0,13 

	39-01-003-04
	      25-36 мм, толщина стенки до 8 мм
	3,11 
	1,51 
	1,57 
	0,00 
	0,03 
	0,15 

	39-01-003-05
	      38-48 мм, толщина стенки до 4 мм
	3,53 
	1,71 
	1,79 
	0,00 
	0,03 
	0,17 

	39-01-003-06
	      38-48 мм, толщина стенки до 8 мм
	4,19 
	2,02 
	2,13 
	0,00 
	0,04 
	0,2 

	39-01-003-07
	      38-48 мм, толщина стенки до 12 мм
	4,84 
	2,32 
	2,47 
	0,00 
	0,05 
	0,23 

	39-01-003-08
	      50-63 мм, толщина стенки до 4 мм
	4,61 
	2,22 
	2,35 
	0,00 
	0,04 
	0,22 

	39-01-003-09
	      50-63 мм, толщина стенки до 8 мм
	5,47 
	2,62 
	2,80 
	0,00 
	0,05 
	0,26 

	39-01-003-10
	      50-63 мм, толщина стенки до 14 мм
	6,43 
	3,12 
	3,25 
	0,00 
	0,06 
	0,31 

	39-01-003-11
	      70-89 мм, толщина стенки до 6 мм
	5,91 
	2,82 
	3,03 
	0,00 
	0,06 
	0,28 

	39-01-003-12
	      70-89 мм, толщина стенки до 10 мм
	7,09 
	3,43 
	3,59 
	0,00 
	0,07 
	0,34 

	39-01-003-13
	      70-89 мм, толщина стенки до 20 мм
	9,45 
	4,54 
	4,82 
	0,00 
	0,09 
	0,45 

	39-01-003-14
	      102-114 мм, толщина стенки до 6 мм
	7,51 
	3,63 
	3,81 
	0,00 
	0,07 
	0,36 

	39-01-003-15
	      102-114 мм, толщина стенки до 10 мм
	8,79 
	4,23 
	4,48 
	0,00 
	0,08 
	0,42 

	39-01-003-16
	      102-114 мм, толщина стенки до 20 мм
	12,45 
	6,05 
	6,28 
	0,00 
	0,12 
	0,6 

	39-01-003-17
	      102-114 мм, толщина стенки до 28 мм
	14,71 
	7,06 
	7,51 
	0,00 
	0,14 
	0,7 

	39-01-003-18
	      121-133 мм, толщина стенки до 6 мм
	8,37 
	4,03 
	4,26 
	0,00 
	0,08 
	0,4 

	39-01-003-19
	      121-133 мм, толщина стенки до 10 мм
	10,41 
	5,04 
	5,27 
	0,00 
	0,10 
	0,5 

	39-01-003-20
	      121-133 мм, толщина стенки до 20 мм
	14,06 
	6,75 
	7,17 
	0,00 
	0,14 
	0,67 

	39-01-003-21
	      121-133 мм, толщина стенки до 36 мм
	20,48 
	10,08 
	10,20 
	0,00 
	0,20 
	1 

	39-01-003-22
	      159-194 мм, толщина стенки до 6 мм
	12,45 
	6,05 
	6,28 
	0,00 
	0,12 
	0,6 

	39-01-003-23
	      159-194 мм, толщина стенки до 10 мм
	14,71 
	7,06 
	7,51 
	0,00 
	0,14 
	0,7 

	39-01-003-24
	      159-194 мм, толщина стенки до 20 мм
	20,48 
	10,08 
	10,20 
	0,00 
	0,20 
	1 

	39-01-003-25
	      159-194 мм, толщина стенки до 30 мм
	26,70 
	13,10 
	13,34 
	0,00 
	0,26 
	1,3 

	39-01-003-26
	      159-194 мм, толщина стенки до 45 мм
	31,11 
	15,12 
	15,69 
	0,00 
	0,30 
	1,5 

	39-01-003-27
	      219-245 мм, толщина стенки до 6 мм
	13,21 
	6,35 
	6,73 
	0,00 
	0,13 
	0,63 

	39-01-003-28
	      219-245 мм, толщина стенки до 10 мм
	15,46 
	7,46 
	7,85 
	0,00 
	0,15 
	0,74 

	39-01-003-29
	      219-245 мм, толщина стенки до 20 мм
	21,27 
	10,08 
	10,99 
	0,00 
	0,20 
	1 

	39-01-003-30
	      219-245 мм, толщина стенки до 30 мм
	27,48 
	13,10 
	14,12 
	0,00 
	0,26 
	1,3 

	39-01-003-31
	      219-245 мм, толщина стенки до 40 мм
	31,90 
	15,12 
	16,48 
	0,00 
	0,30 
	1,5 

	39-01-003-32
	      219-245 мм, толщина стенки до 50 мм
	38,12 
	18,14 
	19,62 
	0,00 
	0,36 
	1,8 

	39-01-003-33
	      219-245 мм, толщина стенки до 60 мм
	44,35 
	21,17 
	22,76 
	0,00 
	0,42 
	2,1 

	39-01-003-34
	      219-245 мм, толщина стенки до 70 мм
	50,57 
	24,19 
	25,90 
	0,00 
	0,48 
	2,4 

	39-01-003-35
	      219-245 мм, толщина стенки до 80 мм
	58,60 
	28,22 
	29,82 
	0,00 
	0,56 
	2,8 

	39-01-003-36
	      273-299 мм, толщина стенки  до 6 мм
	14,71 
	7,06 
	7,51 
	0,00 
	0,14 
	0,7 

	39-01-003-37
	      273-299 мм, толщина стенки до 10 мм
	16,95 
	8,16 
	8,63 
	0,00 
	0,16 
	0,81 

	39-01-003-38
	      273-299 мм, толщина стенки до 20 мм
	24,90 
	12,10 
	12,56 
	0,00 
	0,24 
	1,2 

	39-01-003-39
	      273-299 мм, толщина стенки до 30 мм
	31,11 
	15,12 
	15,69 
	0,00 
	0,30 
	1,5 

	39-01-003-40
	      273-299 мм, толщина стенки до 40 мм
	37,33 
	18,14 
	18,83 
	0,00 
	0,36 
	1,8 

	39-01-003-41
	      273-299 мм, толщина стенки до 50 мм
	44,35 
	21,17 
	22,76 
	0,00 
	0,42 
	2,1 

	39-01-003-42
	      273-299 мм, толщина стенки до 60 мм
	50,57 
	24,19 
	25,90 
	0,00 
	0,48 
	2,4 

	39-01-003-43
	      273-299 мм, толщина стенки до 70 мм
	56,79 
	27,22 
	29,03 
	0,00 
	0,54 
	2,7 

	39-01-003-44
	      325 мм, толщина стенки до 6 мм
	15,46 
	7,46 
	7,85 
	0,00 
	0,15 
	0,74 

	39-01-003-45
	      325 мм, толщина стенки до 10 мм
	18,67 
	9,07 
	9,42 
	0,00 
	0,18 
	0,9 

	39-01-003-46
	      325 мм, толщина стенки до 20 мм
	26,70 
	13,10 
	13,34 
	0,00 
	0,26 
	1,3 

	39-01-003-47
	      325 мм, толщина стенки до 30 мм
	33,71 
	16,13 
	17,26 
	0,00 
	0,32 
	1,6 

	39-01-003-48
	      325 мм, толщина стенки до 40 мм
	39,93 
	19,15 
	20,40 
	0,00 
	0,38 
	1,9 

	39-01-003-49
	      325 мм, толщина стенки до 50 мм
	47,97 
	23,18 
	24,33 
	0,00 
	0,46 
	2,3 

	39-01-003-50
	      325 мм, толщина стенки до 60 мм
	56,01 
	27,22 
	28,25 
	0,00 
	0,54 
	2,7 

	39-01-003-51
	      325 мм, толщина стенки до 70 мм
	61,20 
	29,23 
	31,39 
	0,00 
	0,58 
	2,9 

	39-01-003-52
	      377 мм, толщина стенки до 10 мм
	21,27 
	10,08 
	10,99 
	0,00 
	0,20 
	1 

	39-01-003-53
	      377 мм, толщина стенки до 20 мм
	31,11 
	15,12 
	15,69 
	0,00 
	0,30 
	1,5 

	39-01-003-54
	      377 мм, толщина стенки до 30 мм
	38,12 
	18,14 
	19,62 
	0,00 
	0,36 
	1,8 

	39-01-003-55
	      377 мм, толщина стенки до 40 мм
	47,97 
	23,18 
	24,33 
	0,00 
	0,46 
	2,3 

	39-01-003-56
	      377 мм, толщина стенки до 50 мм
	56,01 
	27,22 
	28,25 
	0,00 
	0,54 
	2,7 

	39-01-003-57
	      377 мм, толщина стенки до 60 мм
	63,01 
	30,24 
	32,17 
	0,00 
	0,60 
	3 

	39-01-003-58
	      377 мм, толщина стенки до 80 мм
	72,87 
	35,28 
	36,88 
	0,00 
	0,71 
	3,5 

	39-01-003-59
	      402-426 мм, толщина стенки до 10 мм
	24,90 
	12,10 
	12,56 
	0,00 
	0,24 
	1,2 

	39-01-003-60
	      402-426 мм, толщина стенки до 20 мм
	33,71 
	16,13 
	17,26 
	0,00 
	0,32 
	1,6 

	39-01-003-61
	      402-426 мм, толщина стенки до 30 мм
	43,56 
	21,17 
	21,97 
	0,00 
	0,42 
	2,1 

	39-01-003-62
	      402-426 мм, толщина стенки до 40 мм
	52,38 
	25,20 
	26,68 
	0,00 
	0,50 
	2,5 

	39-01-003-63
	      402-426 мм, толщина стенки до 50 мм
	61,20 
	29,23 
	31,39 
	0,00 
	0,58 
	2,9 

	39-01-003-64
	      402-426 мм, толщина стенки до 60 мм
	72,87 
	35,28 
	36,88 
	0,00 
	0,71 
	3,5 

	39-01-003-65
	      402-426 мм, толщина стенки до 70 мм
	81,69 
	39,31 
	41,59 
	0,00 
	0,79 
	3,9 

	39-01-003-66
	      402-426 мм, толщина стенки до 90 мм
	95,95 
	46,37 
	48,65 
	0,00 
	0,93 
	4,6 

	Таблица 39-01-004. Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов диаметром 465 мм и выше из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм ((3) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва 

   

	
	Измеритель: 1 стык

	
	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм ((3) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода:

	39-01-004-01
	      465-480 мм, толщина стенки до 10 мм
	27,48 
	13,10 
	14,12 
	0,00 
	0,26 
	1,3 

	39-01-004-02
	      465-480 мм, толщина стенки до 20 мм
	38,12 
	18,14 
	19,62 
	0,00 
	0,36 
	1,8 

	39-01-004-03
	      465-480 мм, толщина стенки до 30 мм
	49,78 
	24,19 
	25,11 
	0,00 
	0,48 
	2,4 

	39-01-004-04
	      465-480 мм, толщина стенки до 40 мм
	60,41 
	29,23 
	30,60 
	0,00 
	0,58 
	2,9 

	39-01-004-05
	      465-480 мм, толщина стенки до 50 мм
	71,06 
	34,27 
	36,10 
	0,00 
	0,69 
	3,4 

	39-01-004-06
	      465-480 мм, толщина стенки до 60 мм
	81,69 
	39,31 
	41,59 
	0,00 
	0,79 
	3,9 

	39-01-004-07
	      465-480 мм, толщина стенки до 70 мм
	92,32 
	44,35 
	47,08 
	0,00 
	0,89 
	4,4 

	39-01-004-08
	      465-480 мм, толщина стенки до 90 мм
	108,40 
	52,42 
	54,93 
	0,00 
	1,05 
	5,2 

	39-01-004-09
	      500-560 мм, толщина стенки до 10 мм
	31,90 
	15,12 
	16,48 
	0,00 
	0,30 
	1,5 

	39-01-004-10
	      500-560 мм, толщина стенки до 20 мм
	44,35 
	21,17 
	22,76 
	0,00 
	0,42 
	2,1 

	39-01-004-11
	      500-560 мм, толщина стенки до 30 мм
	56,79 
	27,22 
	29,03 
	0,00 
	0,54 
	2,7 

	39-01-004-12
	      500-560 мм, толщина стенки до 40 мм
	69,24 
	33,26 
	35,31 
	0,00 
	0,67 
	3,3 

	39-01-004-13
	      500-560 мм, толщина стенки до 50 мм
	81,69 
	39,31 
	41,59 
	0,00 
	0,79 
	3,9 

	39-01-004-14
	      500-560 мм, толщина стенки до 60 мм
	94,14 
	45,36 
	47,87 
	0,00 
	0,91 
	4,5 

	39-01-004-15
	      500-560 мм, толщина стенки до 70 мм
	106,58 
	51,41 
	54,14 
	0,00 
	1,03 
	5,1 

	39-01-004-16
	      500-560 мм, толщина стенки до 90 мм
	119,03 
	57,46 
	60,42 
	0,00 
	1,15 
	5,7 

	39-01-004-17
	      600-630 мм, толщина стенки до 10 мм
	38,12 
	18,14 
	19,62 
	0,00 
	0,36 
	1,8 

	39-01-004-18
	      600-630 мм, толщина стенки до 20 мм
	50,57 
	24,19 
	25,90 
	0,00 
	0,48 
	2,4 

	39-01-004-19
	      600-630 мм, толщина стенки до 30 мм
	64,83 
	31,25 
	32,96 
	0,00 
	0,62 
	3,1 

	39-01-004-20
	      600-630 мм, толщина стенки до 40 мм
	79,09 
	38,30 
	40,02 
	0,00 
	0,77 
	3,8 

	39-01-004-21
	      600-630 мм, толщина стенки до 50 мм
	92,32 
	44,35 
	47,08 
	0,00 
	0,89 
	4,4 

	39-01-004-22
	      600-630 мм, толщина стенки до 60 мм
	106,58 
	51,41 
	54,14 
	0,00 
	1,03 
	5,1 

	39-01-004-23
	      600-630 мм, толщина стенки до 70 мм
	119,82 
	57,46 
	61,21 
	0,00 
	1,15 
	5,7 

	39-01-004-24
	      600-630 мм, толщина стенки до 90 мм
	134,07 
	64,51 
	68,27 
	0,00 
	1,29 
	6,4 

	39-01-004-25
	      720 мм, толщина стенки до 10 мм
	41,75 
	20,16 
	21,19 
	0,00 
	0,40 
	2 

	39-01-004-26
	      720 мм, толщина стенки до 20 мм
	56,79 
	27,22 
	29,03 
	0,00 
	0,54 
	2,7 

	39-01-004-27
	      720 мм, толщина стенки до 30 мм
	73,66 
	35,28 
	37,67 
	0,00 
	0,71 
	3,5 

	39-01-004-28
	      720 мм, толщина стенки до 40 мм
	89,72 
	43,34 
	45,51 
	0,00 
	0,87 
	4,3 

	39-01-004-29
	      720 мм, толщина стенки до 50 мм
	106,58 
	51,41 
	54,14 
	0,00 
	1,03 
	5,1 

	39-01-004-30
	      720 мм, толщина стенки до 60 мм
	121,62 
	58,46 
	61,99 
	0,00 
	1,17 
	5,8 

	39-01-004-31
	      720 мм, толщина стенки до 70 мм
	136,67 
	65,52 
	69,84 
	0,00 
	1,31 
	6,5 

	39-01-004-32
	      720 мм, толщина стенки до 90 мм
	152,74 
	73,58 
	77,69 
	0,00 
	1,47 
	7,3 

	39-01-004-33
	      820-860 мм, толщина стенки до 10 мм
	50,57 
	24,19 
	25,90 
	0,00 
	0,48 
	2,4 

	39-01-004-34
	      820-860 мм, толщина стенки до 20 мм
	69,24 
	33,26 
	35,31 
	0,00 
	0,67 
	3,3 

	39-01-004-35
	      820-860 мм, толщина стенки до 30 мм
	87,92 
	42,34 
	44,73 
	0,00 
	0,85 
	4,2 

	39-01-004-36
	      820-860 мм, толщина стенки до 40 мм
	108,40 
	52,42 
	54,93 
	0,00 
	1,05 
	5,2 

	39-01-004-37
	      820-860 мм, толщина стенки до 50 мм
	126,04 
	60,48 
	64,35 
	0,00 
	1,21 
	6 

	39-01-004-38
	      820-860 мм, толщина стенки  до 60 мм
	144,70 
	69,55 
	73,76 
	0,00 
	1,39 
	6,9 

	39-01-004-39
	      820-860 мм, толщина стенки до 70 мм
	161,56 
	77,62 
	82,39 
	0,00 
	1,55 
	7,7 

	39-01-004-40
	      820-860 мм, толщина стенки до 80 мм
	184,63 
	88,70 
	94,16 
	0,00 
	1,77 
	8,8 

	39-01-004-41
	      920-980 мм, толщина стенки до 10 мм
	56,79 
	27,22 
	29,03 
	0,00 
	0,54 
	2,7 

	39-01-004-42
	      920-980 мм, толщина стенки до 20 мм
	79,09 
	38,30 
	40,02 
	0,00 
	0,77 
	3,8 

	39-01-004-43
	      920-980 мм, толщина стенки  до 30 мм
	100,36 
	48,38 
	51,01 
	0,00 
	0,97 
	4,8 

	39-01-004-44
	      920-980 мм, толщина стенки до 40 мм
	121,62 
	58,46 
	61,99 
	0,00 
	1,17 
	5,8 

	39-01-004-45
	      920-980 мм, толщина стенки до 50 мм
	142,89 
	68,54 
	72,98 
	0,00 
	1,37 
	6,8 

	39-01-004-46
	      920-980 мм, толщина стенки до 60 мм
	168,75 
	84,67 
	82,39 
	0,00 
	1,69 
	8,4 

	39-01-004-47
	      920-980 мм, толщина стенки до 70 мм
	184,63 
	88,70 
	94,16 
	0,00 
	1,77 
	8,8 

	39-01-004-48
	      1020-1220 мм, толщина стенки до 10 мм
	71,06 
	34,27 
	36,10 
	0,00 
	0,69 
	3,4 

	39-01-004-49
	      1020-1220 мм, толщина стенки до 20 мм
	96,74 
	46,37 
	49,44 
	0,00 
	0,93 
	4,6 

	39-01-004-50
	      1020-1220 мм, толщина стенки до 30 мм
	125,25 
	60,48 
	63,56 
	0,00 
	1,21 
	6 

	39-01-004-51
	      1020-1220 мм, толщина стенки до 40 мм
	152,74 
	73,58 
	77,69 
	0,00 
	1,47 
	7,3 

	39-01-004-52
	      1420 мм, толщина стенки до 10 мм
	83,50 
	40,32 
	42,37 
	0,00 
	0,81 
	4 

	39-01-004-53
	      1420 мм, толщина стенки до 20 мм
	113,59 
	54,43 
	58,07 
	0,00 
	1,09 
	5,4 

	39-01-004-54
	      1620 мм, толщина стенки до 10 мм
	94,14 
	45,36 
	47,87 
	0,00 
	0,91 
	4,5 

	39-01-004-55
	      1620 мм, толщина стенки до 20 мм
	129,66 
	62,50 
	65,91 
	0,00 
	1,25 
	6,2 

	39-01-004-56
	      1840 мм, толщина стенки до 10 мм
	108,40 
	52,42 
	54,93 
	0,00 
	1,05 
	5,2 

	39-01-004-57
	      1840 мм, толщина стенки до 20 мм
	148,33 
	71,57 
	75,33 
	0,00 
	1,43 
	7,1 

	39-01-004-58
	      2020 мм, толщина стенки до 10 мм
	117,22 
	56,45 
	59,64 
	0,00 
	1,13 
	5,6 

	39-01-004-59
	      2020 мм, толщина стенки до 20 мм
	161,56 
	77,62 
	82,39 
	0,00 
	1,55 
	7,7 

	Таблица 39-01-005. Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов диаметром до 426 мм из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм ((4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва 

   

	
	Измеритель: 1 стык

	
	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм ((4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода:

	39-01-005-01
	      22 мм, толщина стенок до 3 мм
	2,25 
	1,11 
	1,12 
	0,00 
	0,02 
	0,11 

	39-01-005-02
	      22 мм, толщина стенок до 6 мм
	2,69 
	1,31 
	1,35 
	0,00 
	0,03 
	0,13 

	39-01-005-03
	      25-36 мм, толщина стенки до 4 мм
	3,97 
	2,02 
	1,91 
	0,00 
	0,04 
	0,2 

	39-01-005-04
	      25-36 мм, толщина стенки до 8 мм
	4,40 
	2,12 
	2,24 
	0,00 
	0,04 
	0,21 

	39-01-005-05
	      38-48 мм, толщина стенки до 4 мм
	5,05 
	2,42 
	2,58 
	0,00 
	0,05 
	0,24 

	39-01-005-06
	      38-48 мм, толщина стенки до 8 мм
	6,11 
	3,02 
	3,03 
	0,00 
	0,06 
	0,3 

	39-01-005-07
	      38-48 мм, толщина стенки до 12 мм
	7,09 
	3,43 
	3,59 
	0,00 
	0,07 
	0,34 

	39-01-005-08
	      50-63 мм, толщина стенки до 4 мм
	6,65 
	3,23 
	3,36 
	0,00 
	0,06 
	0,32 

	39-01-005-09
	      50-63 мм, толщина стенки до 8 мм
	8,15 
	4,03 
	4,04 
	0,00 
	0,08 
	0,4 

	39-01-005-10
	      50-63 мм, толщина стенки до 14 мм
	9,02 
	4,33 
	4,60 
	0,00 
	0,09 
	0,43 

	39-01-005-11
	      70-89 мм, толщина стенки до 6 мм
	8,37 
	4,03 
	4,26 
	0,00 
	0,08 
	0,4 

	39-01-005-12
	      70-89 мм, толщина стенки до 10 мм
	10,18 
	5,04 
	5,04 
	0,00 
	0,10 
	0,5 

	39-01-005-13
	      70-89 мм, толщина стенки до 20 мм
	13,42 
	6,45 
	6,84 
	0,00 
	0,13 
	0,64 

	39-01-005-14
	      102-114 мм, толщина стенки до 6 мм
	10,52 
	5,04 
	5,38 
	0,00 
	0,10 
	0,5 

	39-01-005-15
	      102-114 мм, толщина стенки до 10 мм
	12,56 
	6,05 
	6,39 
	0,00 
	0,12 
	0,6 

	39-01-005-16
	      102-114 мм, толщина стенки до 20 мм
	17,61 
	8,47 
	8,97 
	0,00 
	0,17 
	0,84 

	39-01-005-17
	      102-114 мм, толщина стенки до 28 мм
	21,04 
	10,08 
	10,76 
	0,00 
	0,20 
	1 

	39-01-005-18
	      121-133 мм, толщина стенки до 6 мм
	12,22 
	6,05 
	6,05 
	0,00 
	0,12 
	0,6 

	39-01-005-19
	      121-133 мм, толщина стенки до 10 мм
	14,71 
	7,06 
	7,51 
	0,00 
	0,14 
	0,7 

	39-01-005-20
	      121-133 мм, толщина стенки до 20 мм
	20,59 
	10,08 
	10,31 
	0,00 
	0,20 
	1 

	39-01-005-21
	      121-133 мм, толщина стенки до 36 мм
	28,96 
	14,11 
	14,57 
	0,00 
	0,28 
	1,4 

	39-01-005-22
	      159-194 мм, толщина стенки до 6 мм
	17,61 
	8,47 
	8,97 
	0,00 
	0,17 
	0,84 

	39-01-005-23
	      159-194 мм, толщина стенки до 10 мм
	20,93 
	10,08 
	10,65 
	0,00 
	0,20 
	1 

	39-01-005-24
	      159-194 мм, толщина стенки до 20 мм
	28,96 
	14,11 
	14,57 
	0,00 
	0,28 
	1,4 

	39-01-005-25
	      159-194 мм, толщина стенки до 30 мм
	37,56 
	18,14 
	19,06 
	0,00 
	0,36 
	1,8 

	39-01-005-26
	      159-194 мм, толщина стенки до 45 мм
	44,01 
	21,17 
	22,42 
	0,00 
	0,42 
	2,1 

	39-01-005-27
	      219-245 мм, толщина стенки до 6 мм
	18,89 
	9,07 
	9,64 
	0,00 
	0,18 
	0,9 

	39-01-005-28
	      219-245 мм, толщина стенки до 10 мм
	22,52 
	11,09 
	11,21 
	0,00 
	0,22 
	1,1 

	39-01-005-29
	      219-245 мм, толщина стенки до 20 мм
	31,11 
	15,12 
	15,69 
	0,00 
	0,30 
	1,5 

	39-01-005-30
	      219-245 мм, толщина стенки до 30 мм
	39,71 
	19,15 
	20,18 
	0,00 
	0,38 
	1,9 

	39-01-005-31
	      219-245 мм, толщина стенки до 40 мм
	46,16 
	22,18 
	23,54 
	0,00 
	0,44 
	2,2 

	39-01-005-32
	      219-245 мм, толщина стенки до 50 мм
	54,76 
	26,21 
	28,03 
	0,00 
	0,52 
	2,6 

	39-01-005-33
	      219-245 мм, толщина стенки до 60 мм
	64,38 
	31,25 
	32,51 
	0,00 
	0,62 
	3,1 

	39-01-005-34
	      219-245 мм, толщина стенки до 70 мм
	72,98 
	35,28 
	36,99 
	0,00 
	0,71 
	3,5 

	39-01-005-35
	      219-245 мм, толщина стенки до 80 мм
	83,73 
	40,32 
	42,60 
	0,00 
	0,81 
	4 

	39-01-005-36
	      273-299 мм, толщина стенки до 6 мм
	20,93 
	10,08 
	10,65 
	0,00 
	0,20 
	1 

	39-01-005-37
	      273-299 мм, толщина стенки до 10 мм
	24,67 
	12,10 
	12,33 
	0,00 
	0,24 
	1,2 

	39-01-005-38
	      273-299 мм, толщина стенки до 20 мм
	35,42 
	17,14 
	17,94 
	0,00 
	0,34 
	1,7 

	39-01-005-39
	      273-299 мм, толщина стенки до 30 мм
	44,01 
	21,17 
	22,42 
	0,00 
	0,42 
	2,1 

	39-01-005-40
	      273-299 мм, толщина стенки до 40 мм
	52,60 
	25,20 
	26,90 
	0,00 
	0,50 
	2,5 

	39-01-005-41
	      273-299 мм, толщина стенки до 50 мм
	64,38 
	31,25 
	32,51 
	0,00 
	0,62 
	3,1 

	39-01-005-42
	      273-299 мм, толщина стенки до 60 мм
	72,98 
	35,28 
	36,99 
	0,00 
	0,71 
	3,5 

	39-01-005-43
	      273-299 мм, толщина стенки до 70 мм
	81,58 
	39,31 
	41,48 
	0,00 
	0,79 
	3,9 

	39-01-005-44
	      325 мм, толщина стенки до 6 мм
	22,52 
	11,09 
	11,21 
	0,00 
	0,22 
	1,1 

	39-01-005-45
	      325 мм, толщина стенки до 10 мм
	26,81 
	13,10 
	13,45 
	0,00 
	0,26 
	1,3 

	39-01-005-46
	      325 мм, толщина стенки до 20 мм
	37,56 
	18,14 
	19,06 
	0,00 
	0,36 
	1,8 

	39-01-005-47
	      325 мм, толщина стенкидо 30 мм
	48,30 
	23,18 
	24,66 
	0,00 
	0,46 
	2,3 

	39-01-005-48
	      325 мм, толщина стенки до 40 мм
	56,91 
	27,22 
	29,15 
	0,00 
	0,54 
	2,7 

	39-01-005-49
	      325 мм, толщина стенки до 50 мм
	68,68 
	33,26 
	34,75 
	0,00 
	0,67 
	3,3 

	39-01-005-50
	      325 мм, толщина стенки до 60 мм
	79,43 
	38,30 
	40,36 
	0,00 
	0,77 
	3,8 

	39-01-005-51
	      325 мм, толщина стенки до 70 мм
	88,03 
	42,34 
	44,84 
	0,00 
	0,85 
	4,2 

	39-01-005-52
	      377 мм, толщина стенки до 10 мм
	31,11 
	15,12 
	15,69 
	0,00 
	0,30 
	1,5 

	39-01-005-53
	      377 мм, толщина стенки до 20 мм
	44,01 
	21,17 
	22,42 
	0,00 
	0,42 
	2,1 

	39-01-005-54
	      377 мм, толщина стенки до 30 мм
	54,76 
	26,21 
	28,03 
	0,00 
	0,52 
	2,6 

	39-01-005-55
	      377 мм, толщина стенки до 40 мм
	68,68 
	33,26 
	34,75 
	0,00 
	0,67 
	3,3 

	39-01-005-56
	      377 мм, толщина стенки до 50 мм
	79,43 
	38,30 
	40,36 
	0,00 
	0,77 
	3,8 

	39-01-005-57
	      377 мм, толщина стенки до 60 мм
	90,17 
	43,34 
	45,96 
	0,00 
	0,87 
	4,3 

	39-01-005-58
	      377 мм, толщина стенки до 80 мм
	103,07 
	49,39 
	52,69 
	0,00 
	0,99 
	4,9 

	39-01-005-59
	      402-426 мм, толщина стенки до 10 мм
	35,42 
	17,14 
	17,94 
	0,00 
	0,34 
	1,7 

	39-01-005-60
	      402-426 мм, толщина стенки до 20 мм
	48,30 
	23,18 
	24,66 
	0,00 
	0,46 
	2,3 

	39-01-005-61
	      402-426 мм, толщина стенки  до 30 мм
	61,20 
	29,23 
	31,39 
	0,00 
	0,58 
	2,9 

	39-01-005-62
	      402-426 мм, толщина стенки до 40 мм
	75,13 
	36,29 
	38,11 
	0,00 
	0,73 
	3,6 

	39-01-005-63
	      402-426 мм, толщина стенки до 50 мм
	88,03 
	42,34 
	44,84 
	0,00 
	0,85 
	4,2 

	39-01-005-64
	      402-426 мм, толщина стенки до 60 мм
	104,10 
	50,40 
	52,69 
	0,00 
	1,01 
	5 

	39-01-005-65
	      402-426 мм, толщина стенки до 70 мм
	116,99 
	56,45 
	59,41 
	0,00 
	1,13 
	5,6 

	39-01-005-66
	      402-426 мм, толщина стенки до 90 мм
	136,33 
	65,52 
	69,50 
	0,00 
	1,31 
	6,5 

	Таблица 39-01-006. Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов диаметром 465 мм и выше из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (( 4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва 

   

	
	Измеритель: 1 стык

	
	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (N4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода:

	39-01-006-01
	      465-480 мм, толщина стенки до 10 мм
	39,71 
	19,15 
	20,18 
	0,00 
	0,38 
	1,9 

	39-01-006-02
	      465-480 мм, толщина стенки до 20 мм
	54,76 
	26,21 
	28,03 
	0,00 
	0,52 
	2,6 

	39-01-006-03
	      465-480 мм, толщина стенки до 30 мм
	70,83 
	34,27 
	35,87 
	0,00 
	0,69 
	3,4 

	39-01-006-04
	      465-480 мм, толщина стенки до 40 мм
	85,88 
	41,33 
	43,72 
	0,00 
	0,83 
	4,1 

	39-01-006-05
	      465-480 мм, толщина стенки до 50 мм
	100,92 
	48,38 
	51,57 
	0,00 
	0,97 
	4,8 

	39-01-006-06
	      465-480 мм, толщина стенки до 60 мм
	116,99 
	56,45 
	59,41 
	0,00 
	1,13 
	5,6 

	39-01-006-07
	      465-480 мм, толщина стенки до 70 мм
	132,03 
	63,50 
	67,26 
	0,00 
	1,27 
	6,3 

	39-01-006-08
	      465-480 мм, толщина стенки до 90 мм
	154,55 
	74,59 
	78,47 
	0,00 
	1,49 
	7,4 

	39-01-006-09
	      500-560 мм, толщина стенки до 10 мм
	46,16 
	22,18 
	23,54 
	0,00 
	0,44 
	2,2 

	39-01-006-10
	      500-560 мм, толщина стенки до 20 мм
	64,38 
	31,25 
	32,51 
	0,00 
	0,62 
	3,1 

	39-01-006-11
	      500-560 мм, толщина стенки до 30 мм
	81,58 
	39,31 
	41,48 
	0,00 
	0,79 
	3,9 

	39-01-006-12
	      500-560 мм, толщина стенки до 40 мм
	98,78 
	47,38 
	50,45 
	0,00 
	0,95 
	4,7 

	39-01-006-13
	      500-560 мм, толщина стенки до 50 мм
	116,99 
	56,45 
	59,41 
	0,00 
	1,13 
	5,6 

	39-01-006-14
	      500-560 мм, толщина стенки до 60 мм
	134,18 
	64,51 
	68,38 
	0,00 
	1,29 
	6,4 

	39-01-006-15
	      500-560 мм, толщина стенки до 70 мм
	152,40 
	73,58 
	77,35 
	0,00 
	1,47 
	7,3 

	39-01-006-16
	      500-560 мм, толщина стенки до 90 мм
	169,60 
	81,65 
	86,32 
	0,00 
	1,63 
	8,1 

	39-01-006-17
	      600-630 мм, толщина стенки до 10 мм
	54,76 
	26,21 
	28,03 
	0,00 
	0,52 
	2,6 

	39-01-006-18
	      600-630 мм, толщина стенки до 20 мм
	72,98 
	35,28 
	36,99 
	0,00 
	0,71 
	3,5 

	39-01-006-19
	      600-630 мм, толщина стенки до 30 мм
	92,32 
	44,35 
	47,08 
	0,00 
	0,89 
	4,4 

	39-01-006-20
	      600-630 мм, толщина стенки до 40 мм
	112,69 
	54,43 
	57,17 
	0,00 
	1,09 
	5,4 

	39-01-006-21
	      600-630 мм, толщина стенки до 50 мм
	132,03 
	63,50 
	67,26 
	0,00 
	1,27 
	6,3 

	39-01-006-22
	      600-630 мм, толщина стенки до 60 мм
	152,40 
	73,58 
	77,35 
	0,00 
	1,47 
	7,3 

	39-01-006-23
	      600-630 мм, толщина стенки до 70 мм
	171,75 
	82,66 
	87,44 
	0,00 
	1,65 
	8,2 

	39-01-006-24
	      600-630 мм, толщина стенки до 90 мм
	191,09 
	91,73 
	97,53 
	0,00 
	1,83 
	9,1 

	39-01-006-25
	      720 мм, толщина стенки до 10 мм
	59,05 
	28,22 
	30,27 
	0,00 
	0,56 
	2,8 

	39-01-006-26
	      720 мм, толщина стенки до 20 мм
	81,58 
	39,31 
	41,48 
	0,00 
	0,79 
	3,9 

	39-01-006-27
	      720 мм, толщина стенки до 30 мм
	105,22 
	50,40 
	53,81 
	0,00 
	1,01 
	5 

	39-01-006-28
	      720 мм, толщина стенки до 40 мм
	127,74 
	61,49 
	65,02 
	0,00 
	1,23 
	6,1 

	39-01-006-29
	      720 мм, толщина стенки до 50 мм
	152,40 
	73,58 
	77,35 
	0,00 
	1,47 
	7,3 

	39-01-006-30
	      720 мм, толщина стенки до 60 мм
	173,89 
	83,66 
	88,56 
	0,00 
	1,67 
	8,3 

	39-01-006-31
	      720 мм, толщина стенки до 70 мм
	196,42 
	94,75 
	99,77 
	0,00 
	1,90 
	9,4 

	39-01-006-32
	      720 мм, толщина стенки  до 90 мм
	217,91 
	104,83 
	110,98 
	0,00 
	2,10 
	10,4 

	39-01-006-33
	      820-860 мм, толщина стенки до 10 мм
	72,98 
	35,28 
	36,99 
	0,00 
	0,71 
	3,5 

	39-01-006-34
	      820-860 мм, толщина стенки до 20 мм
	98,78 
	47,38 
	50,45 
	0,00 
	0,95 
	4,7 

	39-01-006-35
	      820-860 мм, толщина стенки до 30 мм
	125,59 
	60,48 
	63,90 
	0,00 
	1,21 
	6 

	39-01-006-36
	      820-860 мм, толщина стенки до 40 мм
	154,55 
	74,59 
	78,47 
	0,00 
	1,49 
	7,4 

	39-01-006-37
	      820-860 мм, толщина стенки до 50 мм
	180,34 
	86,69 
	91,92 
	0,00 
	1,73 
	8,6 

	39-01-006-38
	      820-860 мм, толщина стенки до 60 мм
	208,19 
	100,80 
	105,37 
	0,00 
	2,02 
	10 

	39-01-006-39
	      820-860 мм, толщина стенки до 70 мм
	230,81 
	110,88 
	117,71 
	0,00 
	2,22 
	11 

	39-01-006-40
	      820-860 мм, толщина стенки до 80 мм
	268,18 
	131,04 
	134,52 
	0,00 
	2,62 
	13 

	39-01-006-41
	      920-980 мм, толщина стенки до 10 мм
	81,58 
	39,31 
	41,48 
	0,00 
	0,79 
	3,9 

	39-01-006-42
	      920-980 мм, толщина стенки до 20 мм
	112,69 
	54,43 
	57,17 
	0,00 
	1,09 
	5,4 

	39-01-006-43
	      920-980 мм, толщина стенки до 30 мм
	142,78 
	68,54 
	72,87 
	0,00 
	1,37 
	6,8 

	39-01-006-44
	      920-980 мм, толщина стенки до 40 мм
	173,89 
	83,66 
	88,56 
	0,00 
	1,67 
	8,3 

	39-01-006-45
	      920-980 мм, толщина стенки до 50 мм
	205,01 
	98,78 
	104,25 
	0,00 
	1,98 
	9,8 

	39-01-006-46
	      920-980 мм, толщина стенки до 60 мм
	230,81 
	110,88 
	117,71 
	0,00 
	2,22 
	11 


	39-01-006-47
	      920-980 мм, толщина стенки до 70 мм
	268,18 
	131,04 
	134,52 
	0,00 
	2,62 
	13 

	39-01-006-48
	      1020-1220 мм, толщина стенки до 10 мм
	100,92 
	48,38 
	51,57 
	0,00 
	0,97 
	4,8 

	39-01-006-49
	      1020-1220 мм, толщина стенки до 20 мм
	138,48 
	66,53 
	70,62 
	0,00 
	1,33 
	6,6 

	39-01-006-50
	      1020-1220 мм, толщина стенки до 30 мм
	178,19 
	85,68 
	90,80 
	0,00 
	1,71 
	8,5 

	39-01-006-51
	      1020-1220 мм, толщина стенки до 40 мм
	217,91 
	104,83 
	110,98 
	0,00 
	2,10 
	10,4 

	39-01-006-52
	      1420 мм, толщина стенки до 10 мм
	119,14 
	57,46 
	60,53 
	0,00 
	1,15 
	5,7 

	39-01-006-53
	      1420 мм, толщина стенки до 20 мм
	163,14 
	78,62 
	82,95 
	0,00 
	1,57 
	7,8 

	39-01-006-54
	      1620 мм, толщина стенки до 10 мм
	134,18 
	64,51 
	68,38 
	0,00 
	1,29 
	6,4 

	39-01-006-55
	      1620 мм, толщина стенки до 20 мм
	184,63 
	88,70 
	94,16 
	0,00 
	1,77 
	8,8 

	39-01-006-56
	      1840 мм, толщина стенки до 10 мм
	154,55 
	74,59 
	78,47 
	0,00 
	1,49 
	7,4 

	39-01-006-57
	      1840 мм, толщина стенки до 20 мм
	211,47 
	101,81 
	107,62 
	0,00 
	2,04 
	10,1 

	39-01-006-58
	      2020 мм, толщина стенки до 10 мм
	167,45 
	80,64 
	85,20 
	0,00 
	1,61 
	8 

	39-01-006-59
	      2020 мм, толщина стенки до 20 мм
	230,81 
	110,88 
	117,71 
	0,00 
	2,22 
	11 

	Таблица 39-01-007. Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов диаметром до 426 мм из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 20 мкм ((5) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва 

   

	
	Измеритель: 1 стык

	
	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 20 мкм ((5) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода:

	39-01-007-01
	      22 мм, толщина стенки до 3 мм
	3,97 
	2,02 
	1,91 
	0,00 
	0,04 
	0,2 

	39-01-007-02
	      22 мм, толщина стенки до 6 мм
	4,40 
	2,12 
	2,24 
	0,00 
	0,04 
	0,21 

	39-01-007-03
	      25-36 мм, толщина стенки до 4 мм
	6,33 
	3,02 
	3,25 
	0,00 
	0,06 
	0,3 

	39-01-007-04
	      25-36 мм, толщина стенки до 8 мм
	7,51 
	3,63 
	3,81 
	0,00 
	0,07 
	0,36 

	39-01-007-05
	      38-48 мм, толщина стенки до 4 мм
	8,58 
	4,13 
	4,37 
	0,00 
	0,08 
	0,41 

	39-01-007-06
	      38-48 мм, толщина стенки до 8 мм
	10,30 
	5,04 
	5,16 
	0,00 
	0,10 
	0,5 

	39-01-007-07
	      38-48 мм, толщина стенки до 12 мм
	12,22 
	6,05 
	6,05 
	0,00 
	0,12 
	0,6 

	39-01-007-08
	      50-63 мм, толщина стенки до 4 мм
	11,27 
	5,44 
	5,72 
	0,00 
	0,11 
	0,54 

	39-01-007-09
	      50-63 мм, толщина стенки до 8 мм
	13,42 
	6,45 
	6,84 
	0,00 
	0,13 
	0,64 

	39-01-007-10
	      50-63 мм, толщина стенки до 14 мм
	15,46 
	7,46 
	7,85 
	0,00 
	0,15 
	0,74 

	39-01-007-11
	      70-89 мм, толщина стенки до 6 мм
	14,49 
	7,06 
	7,29 
	0,00 
	0,14 
	0,7 

	39-01-007-12
	      70-89 мм, толщина стенки до 10 мм
	16,95 
	8,16 
	8,63 
	0,00 
	0,16 
	0,81 

	39-01-007-13
	      70-89 мм, толщина стенки до 20 мм
	22,97 
	11,09 
	11,66 
	0,00 
	0,22 
	1,1 

	39-01-007-14
	      102-114 мм, толщина стенки до 6 мм
	18,44 
	9,07 
	9,19 
	0,00 
	0,18 
	0,9 

	39-01-007-15
	      102-114 мм, толщина стенки до 10 мм
	21,15 
	10,08 
	10,87 
	0,00 
	0,20 
	1 

	39-01-007-16
	      102-114 мм, толщина стенки до 20 мм
	29,64 
	14,11 
	15,25 
	0,00 
	0,28 
	1,4 

	39-01-007-17
	      102-114 мм, толщина стенки до 28 мм
	35,75 
	17,14 
	18,27 
	0,00 
	0,34 
	1,7 

	39-01-007-18
	      121-133 мм, толщина стенки до 6 мм
	20,59 
	10,08 
	10,31 
	0,00 
	0,20 
	1 

	39-01-007-19
	      121-133 мм, толщина стенки до 10 мм
	25,12 
	12,10 
	12,78 
	0,00 
	0,24 
	1,2 

	39-01-007-20
	      121-133 мм, толщина стенки до 20 мм
	33,94 
	16,13 
	17,49 
	0,00 
	0,32 
	1,6 

	39-01-007-21
	      121-133 мм, толщина стенки до 36 мм
	48,41 
	23,18 
	24,77 
	0,00 
	0,46 
	2,3 

	39-01-007-22
	      159-194 мм, толщина стенки до 6 мм
	29,64 
	14,11 
	15,25 
	0,00 
	0,28 
	1,4 

	39-01-007-23
	      159-194 мм, толщина стенки до 10 мм
	35,64 
	17,14 
	18,16 
	0,00 
	0,34 
	1,7 


	39-01-007-24
	      159-194 мм, толщина стенки до 20 мм
	48,41 
	23,18 
	24,77 
	0,00 
	0,46 
	2,3 

	39-01-007-25
	      159-194 мм, толщина стенки до 30 мм
	63,24 
	30,24 
	32,40 
	0,00 
	0,60 
	3 

	39-01-007-26
	      159-194 мм, толщина стенки до 45 мм
	75,13 
	36,29 
	38,11 
	0,00 
	0,73 
	3,6 

	39-01-007-27
	      219-245 мм, толщина стенки до 6 мм
	31,79 
	15,12 
	16,37 
	0,00 
	0,30 
	1,5 

	39-01-007-28
	      219-245 мм, толщина стенки до 10 мм
	37,56 
	18,14 
	19,06 
	0,00 
	0,36 
	1,8 

	39-01-007-29
	      219-245 мм, толщина стенки до 20 мм
	52,38 
	25,20 
	26,68 
	0,00 
	0,50 
	2,5 

	39-01-007-30
	      219-245 мм, толщина стенки до 30 мм
	67,21 
	32,26 
	34,30 
	0,00 
	0,65 
	3,2 

	39-01-007-31
	      219-245 мм, толщина стенки до 40 мм
	79,09 
	38,30 
	40,02 
	0,00 
	0,77 
	3,8 

	39-01-007-32
	      219-245 мм, толщина стенки до 50 мм
	93,91 
	45,36 
	47,64 
	0,00 
	0,91 
	4,5 

	39-01-007-33
	      219-245 мм, толщина стенки до 60 мм
	108,74 
	52,42 
	55,27 
	0,00 
	1,05 
	5,2 

	39-01-007-34
	      219-245 мм, толщина стенки до 70 мм
	123,55 
	59,47 
	62,89 
	0,00 
	1,19 
	5,9 

	39-01-007-35
	      219-245 мм, толщина стенки до 80 мм
	142,33 
	68,54 
	72,42 
	0,00 
	1,37 
	6,8 

	39-01-007-36
	      273-299 мм, толщина стенки до 6 мм
	35,64 
	17,14 
	18,16 
	0,00 
	0,34 
	1,7 

	39-01-007-37
	      273-299 мм, толщина стенки до 10 мм
	41,52 
	20,16 
	20,96 
	0,00 
	0,40 
	2 

	39-01-007-38
	      273-299 мм, толщина стенки до 20 мм
	60,30 
	29,23 
	30,49 
	0,00 
	0,58 
	2,9 

	39-01-007-39
	      273-299 мм, толщина стенки до 30 мм
	75,13 
	36,29 
	38,11 
	0,00 
	0,73 
	3,6 

	39-01-007-40
	      273-299 мм, толщина стенки до 40 мм
	89,95 
	43,34 
	45,74 
	0,00 
	0,87 
	4,3 

	39-01-007-41
	      273-299 мм, толщина стенки до 50 мм
	108,74 
	52,42 
	55,27 
	0,00 
	1,05 
	5,2 

	39-01-007-42
	      273-299 мм, толщина стенки до 60 мм
	123,55 
	59,47 
	62,89 
	0,00 
	1,19 
	5,9 

	39-01-007-43
	      273-299 мм, толщина стенки до 70 мм
	138,37 
	66,53 
	70,51 
	0,00 
	1,33 
	6,6 

	39-01-007-44
	      325 мм, толщина стенки до 6 мм
	37,56 
	18,14 
	19,06 
	0,00 
	0,36 
	1,8 

	39-01-007-45
	      325 мм, толщина стенки до 10 мм
	44,46 
	21,17 
	22,87 
	0,00 
	0,42 
	2,1 

	39-01-007-46
	      325 мм, толщина стенки до 20 мм
	63,24 
	30,24 
	32,40 
	0,00 
	0,60 
	3 

	39-01-007-47
	      325 мм, толщина стенки до 30 мм
	82,03 
	39,31 
	41,93 
	0,00 
	0,79 
	3,9 

	39-01-007-48
	      325 мм, толщина стенки до 40 мм
	96,85 
	46,37 
	49,55 
	0,00 
	0,93 
	4,6 

	39-01-007-49
	      325 мм, толщина стенки до 50 мм
	115,63 
	55,44 
	59,08 
	0,00 
	1,11 
	5,5 

	39-01-007-50
	      325 мм, толщина стенки до 60 мм
	134,41 
	64,51 
	68,61 
	0,00 
	1,29 
	6,4 

	39-01-007-51
	      325 мм, толщина стенки до 70 мм
	149,23 
	71,57 
	76,23 
	0,00 
	1,43 
	7,1 

	39-01-007-52
	      377 мм, толщина стенки до 10 мм
	52,38 
	25,20 
	26,68 
	0,00 
	0,50 
	2,5 

	39-01-007-53
	      377 мм, толщина стенки до 20 мм
	75,13 
	36,29 
	38,11 
	0,00 
	0,73 
	3,6 

	39-01-007-54
	      377 мм, толщина стенки до 30 мм
	93,91 
	45,36 
	47,64 
	0,00 
	0,91 
	4,5 

	39-01-007-55
	      377 мм, толщина стенки до 40 мм
	115,63 
	55,44 
	59,08 
	0,00 
	1,11 
	5,5 

	39-01-007-56
	      377 мм, толщина стенки до 50 мм
	134,41 
	64,51 
	68,61 
	0,00 
	1,29 
	6,4 

	39-01-007-57
	      377 мм, толщина стенки до 60 мм
	153,18 
	73,58 
	78,13 
	0,00 
	1,47 
	7,3 

	39-01-007-58
	      377 мм, толщина стенки до 80 мм
	175,93 
	84,67 
	89,57 
	0,00 
	1,69 
	8,4 

	39-01-007-59
	      402-426 мм, толщина стенки до 10 мм
	60,30 
	29,23 
	30,49 
	0,00 
	0,58 
	2,9 


	39-01-007-60
	      402-426 мм, толщина стенки до 20 мм
	82,03 
	39,31 
	41,93 
	0,00 
	0,79 
	3,9 

	39-01-007-61
	      402-426 мм, толщина стенки до 30 мм
	104,77 
	50,40 
	53,36 
	0,00 
	1,01 
	5 

	39-01-007-62
	      402-426 мм, толщина стенки до 40 мм
	127,51 
	61,49 
	64,79 
	0,00 
	1,23 
	6,1 

	39-01-007-63
	      402-426 мм, толщина стенки до 50 мм
	149,23 
	71,57 
	76,23 
	0,00 
	1,43 
	7,1 

	39-01-007-64
	      402-426 мм, толщина стенки до 60 мм
	175,93 
	84,67 
	89,57 
	0,00 
	1,69 
	8,4 

	39-01-007-65
	      402-426 мм, толщина стенки до 70 мм
	198,68 
	95,76 
	101,00 
	0,00 
	1,92 
	9,5 

	39-01-007-66
	      402-426 мм, толщина стенки до 90 мм
	230,81 
	110,88 
	117,71 
	0,00 
	2,22 
	11 

	Таблица 39-01-008. Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов диаметром 465 мм и выше из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 20 мкм ((5) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва 

   

	
	Измеритель: 1 стык

	
	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистой и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 20 мкм ((5) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода:

	39-01-008-01
	      465-480 мм, толщина стенки до 10 мм
	67,21 
	32,26 
	34,30 
	0,00 
	0,65 
	3,2 

	39-01-008-02
	      465-480 мм, толщина стенки до 20 мм
	93,91 
	45,36 
	47,64 
	0,00 
	0,91 
	4,5 

	39-01-008-03
	      465-480 мм, толщина стенки до 30 мм
	119,59 
	57,46 
	60,98 
	0,00 
	1,15 
	5,7 

	39-01-008-04
	      465-480 мм, толщина стенки до 40 мм
	146,29 
	70,56 
	74,32 
	0,00 
	1,41 
	7 

	39-01-008-05
	      465-480 мм, толщина стенки до 50 мм
	171,97 
	82,66 
	87,66 
	0,00 
	1,65 
	8,2 

	39-01-008-06
	      465-480 мм, толщина стенки до 60 мм
	198,68 
	95,76 
	101,00 
	0,00 
	1,92 
	9,5 

	39-01-008-07
	      465-480 мм, толщина стенки до 70 мм
	227,44 
	110,88 
	114,34 
	0,00 
	2,22 
	11 

	39-01-008-08
	      465-480 мм, толщина стенки  до 90 мм
	267,06 
	131,04 
	133,40 
	0,00 
	2,62 
	13 

	39-01-008-09
	      500-560 мм, толщина стенки до 10 мм
	79,09 
	38,30 
	40,02 
	0,00 
	0,77 
	3,8 

	39-01-008-10
	      500-560 мм, толщина стенки до 20 мм
	108,74 
	52,42 
	55,27 
	0,00 
	1,05 
	5,2 

	39-01-008-11
	      500-560 мм, толщина стенки до 30 мм
	138,37 
	66,53 
	70,51 
	0,00 
	1,33 
	6,6 

	39-01-008-12
	      500-560 мм, толщина стенки до 40 мм
	168,01 
	80,64 
	85,76 
	0,00 
	1,61 
	8 

	39-01-008-13
	      500-560 мм, толщина стенки до 50 мм
	198,68 
	95,76 
	101,00 
	0,00 
	1,92 
	9,5 

	39-01-008-14
	      500-560 мм, толщина стенки до 60 мм
	229,68 
	110,88 
	116,58 
	0,00 
	2,22 
	11 

	39-01-008-15
	      500-560 мм, толщина стенки до 70 мм
	254,54 
	120,96 
	131,16 
	0,00 
	2,42 
	12 

	39-01-008-16
	      500-560 мм, толщина стенки до 90 мм
	290,79 
	141,12 
	146,85 
	0,00 
	2,82 
	14 

	39-01-008-17
	      600-630 мм, толщина стенки до 10 мм
	93,91 
	45,36 
	47,64 
	0,00 
	0,91 
	4,5 

	39-01-008-18
	      600-630 мм, толщина стенки до 20 мм
	123,55 
	59,47 
	62,89 
	0,00 
	1,19 
	5,9 

	39-01-008-19
	      600-630 мм, толщина стенки до 30 мм
	157,15 
	75,60 
	80,04 
	0,00 
	1,51 
	7,5 

	39-01-008-20
	      600-630 мм, толщина стенки до 40 мм
	190,75 
	91,73 
	97,19 
	0,00 
	1,83 
	9,1 

	39-01-008-21
	      600-630 мм, толщина стенки до 50 мм
	227,44 
	110,88 
	114,34 
	0,00 
	2,22 
	11 

	39-01-008-22
	      600-630 мм, толщина стенки до 60 мм
	254,54 
	120,96 
	131,16 
	0,00 
	2,42 
	12 

	39-01-008-23
	      600-630 мм, толщина стенки до 70 мм
	293,03 
	141,12 
	149,09 
	0,00 
	2,82 
	14 

	39-01-008-24
	      600-630 мм, толщина стенки до 90 мм
	330,42 
	161,28 
	165,91 
	0,00 
	3,23 
	16 

	39-01-008-25
	      720 мм, толщина стенки до 10 мм
	100,80 
	48,38 
	51,45 
	0,00 
	0,97 
	4,8 

	39-01-008-26
	      720 мм, толщина стенки до 20 мм
	138,37 
	66,53 
	70,51 
	0,00 
	1,33 
	6,6 

	39-01-008-27
	      720 мм, толщина стенки до 30 мм
	179,89 
	86,69 
	91,47 
	0,00 
	1,73 
	8,6 

	39-01-008-28
	      720 мм, толщина стенки до 40 мм
	213,35 
	100,80 
	110,53 
	0,00 
	2,02 
	10 

	39-01-008-29
	      720 мм, толщина стенки до 50 мм
	254,54 
	120,96 
	131,16 
	0,00 
	2,42 
	12 

	39-01-008-30
	      720 мм, толщина стенки до 60 мм
	294,15 
	141,12 
	150,21 
	0,00 
	2,82 
	14 

	39-01-008-31
	      720 мм, толщина стенки до 70 мм
	333,78 
	161,28 
	169,27 
	0,00 
	3,23 
	16 

	39-01-008-32
	      720 мм, толщина стенки  до 90 мм
	373,40 
	181,44 
	188,33 
	0,00 
	3,63 
	18 

	39-01-008-33
	      820-860 мм, толщина стенки до 10 мм
	123,55 
	59,47 
	62,89 
	0,00 
	1,19 
	5,9 

	39-01-008-34
	      820-860 мм, толщина стенки до 20 мм
	168,01 
	80,64 
	85,76 
	0,00 
	1,61 
	8 

	39-01-008-35
	      820-860 мм, толщина стенки до 30 мм
	211,44 
	100,80 
	108,62 
	0,00 
	2,02 
	10 

	39-01-008-36
	      820-860 мм, толщина стенки до 40 мм
	267,06 
	131,04 
	133,40 
	0,00 
	2,62 
	13 

	39-01-008-37
	      820-860 мм, толщина стенки до 50 мм
	310,04 
	151,20 
	155,82 
	0,00 
	3,02 
	15 

	39-01-008-38
	      820-860 мм, толщина стенки до 60 мм
	354,15 
	171,36 
	179,36 
	0,00 
	3,43 
	17 

	39-01-008-39
	      820-860 мм, толщина стенки до 70 мм
	396,01 
	191,52 
	200,66 
	0,00 
	3,83 
	19 

	39-01-008-40
	      820-860 мм, толщина стенки до 80 мм
	444,59 
	211,68 
	228,68 
	0,00 
	4,23 
	21 

	39-01-008-41
	      920-980 мм, толщина стенки до 10 мм
	138,37 
	66,53 
	70,51 
	0,00 
	1,33 
	6,6 

	39-01-008-42
	      920-980 мм, толщина стенки до 20 мм
	190,75 
	91,73 
	97,19 
	0,00 
	1,83 
	9,1 

	39-01-008-43
	      920-980 мм, толщина стенки до 30 мм
	247,81 
	120,96 
	124,43 
	0,00 
	2,42 
	12 

	39-01-008-44
	      920-980 мм, толщина стенки до 40 мм
	294,15 
	141,12 
	150,21 
	0,00 
	2,82 
	14 

	39-01-008-45
	      920-980 мм, толщина стенки до 50 мм
	351,91 
	171,36 
	177,12 
	0,00 
	3,43 
	17 

	39-01-008-46
	      920-980 мм, толщина стенки до 60 мм
	396,01 
	191,52 
	200,66 
	0,00 
	3,83 
	19 

	39-01-008-47
	      920-980 мм, толщина стенки до 70 мм
	444,59 
	211,68 
	228,68 
	0,00 
	4,23 
	21 

	39-01-008-48
	      1020-1220 мм, толщина стенки до 10 мм
	171,97 
	82,66 
	87,66 
	0,00 
	1,65 
	8,2 

	39-01-008-49
	      1020-1220 мм, толщина стенки до 20 мм
	233,05 
	110,88 
	119,95 
	0,00 
	2,22 
	11 

	39-01-008-50
	      1020-1220 мм, толщина стенки до 30 мм
	308,92 
	151,20 
	154,70 
	0,00 
	3,02 
	15 

	39-01-008-51
	      1020-1220 мм, толщина стенки до 40 мм
	373,40 
	181,44 
	188,33 
	0,00 
	3,63 
	18 

	39-01-008-52
	      1420 мм, толщина стенки до 10 мм
	201,62 
	96,77 
	102,91 
	0,00 
	1,94 
	9,6 

	39-01-008-53
	      1420 мм, толщина стенки  до 20 мм
	274,91 
	131,04 
	141,25 
	0,00 
	2,62 
	13 

	39-01-008-54
	      1620 мм, толщина стенки до 10 мм
	229,68 
	110,88 
	116,58 
	0,00 
	2,22 
	11 

	39-01-008-55
	      1620 мм, толщина стенки до 20 мм
	314,52 
	151,20 
	160,30 
	0,00 
	3,02 
	15 

	39-01-008-56
	      1840 мм, толщина стенки до 10 мм
	267,06 
	131,04 
	133,40 
	0,00 
	2,62 
	13 

	39-01-008-57
	      1840 мм, толщина стенки до 20 мм
	357,51 
	171,36 
	182,72 
	0,00 
	3,43 
	17 

	39-01-008-58
	      2020 мм, толщина стенки до 10 мм
	288,55 
	141,12 
	144,61 
	0,00 
	2,82 
	14 

	39-01-008-59
	      2020 мм, толщина стенки  до 20 мм
	396,01 
	191,52 
	200,66 
	0,00 
	3,83 
	19 

	Таблица 39-01-009. Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов диаметром до 426 мм из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм ((3) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва 

   

	
	Измеритель: 1 стык

	
	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм ((3) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода:

	39-01-009-01
	      22 мм, толщина стенки  до 3 мм
	3,11 
	1,51 
	1,57 
	0,00 
	0,03 
	0,15 

	39-01-009-02
	      22 мм, толщина стенки до 6 мм
	3,53 
	1,71 
	1,79 
	0,00 
	0,03 
	0,17 

	39-01-009-03
	      25-36 мм, толщина стенки до 4 мм
	4,84 
	2,32 
	2,47 
	0,00 
	0,05 
	0,23 

	39-01-009-04
	      25-36 мм, толщина стенки до 8 мм
	5,99 
	3,02 
	2,91 
	0,00 
	0,06 
	0,3 

	39-01-009-05
	      38-48 мм, толщина стенки до 4 мм
	6,88 
	3,33 
	3,48 
	0,00 
	0,07 
	0,33 

	39-01-009-06
	      38-48 мм, толщина стенки до 8 мм
	8,15 
	4,03 
	4,04 
	0,00 
	0,08 
	0,4 

	39-01-009-07
	      38-48 мм, толщина стенки до 12 мм
	9,24 
	4,44 
	4,71 
	0,00 
	0,09 
	0,44 

	39-01-009-08
	      50-63 мм, толщина стенки до 4 мм
	8,79 
	4,23 
	4,48 
	0,00 
	0,08 
	0,42 

	39-01-009-09
	      50-63 мм, толщина стенки до 8 мм
	10,41 
	5,04 
	5,27 
	0,00 
	0,10 
	0,5 

	39-01-009-10
	      50-63 мм, толщина стенки до 14 мм
	12,22 
	6,05 
	6,05 
	0,00 
	0,12 
	0,6 


	39-01-009-11
	      70-89 мм, толщина стенки до 6 мм
	11,06 
	5,34 
	5,61 
	0,00 
	0,11 
	0,53 

	39-01-009-12
	      70-89 мм, толщина стенки до 10 мм
	12,98 
	6,25 
	6,61 
	0,00 
	0,12 
	0,62 

	39-01-009-13
	      70-89 мм, толщина стенки до 20 мм
	17,40 
	8,37 
	8,86 
	0,00 
	0,17 
	0,83 

	39-01-009-14
	      102-114 мм, толщина стенки до 6 мм
	13,84 
	6,65 
	7,06 
	0,00 
	0,13 
	0,66 

	39-01-009-15
	      102-114 мм, толщина стенки до 10 мм
	16,74 
	8,06 
	8,52 
	0,00 
	0,16 
	0,8 

	39-01-009-16
	      102-114 мм, толщина стенки до 20 мм
	22,97 
	11,09 
	11,66 
	0,00 
	0,22 
	1,1 

	39-01-009-17
	      102-114 мм, толщина стенки до 28 мм
	26,81 
	13,10 
	13,45 
	0,00 
	0,26 
	1,3 

	39-01-009-18
	      121-133 мм, толщина стенки до 6 мм
	16,29 
	8,06 
	8,07 
	0,00 
	0,16 
	0,8 

	39-01-009-19
	      121-133 мм, толщина стенки до 10 мм
	19,32 
	9,27 
	9,86 
	0,00 
	0,19 
	0,92 

	39-01-009-20
	      121-133 мм, толщина стенки до 20 мм
	26,81 
	13,10 
	13,45 
	0,00 
	0,26 
	1,3 

	39-01-009-21
	      121-133 мм, толщина стенки до 36 мм
	37,33 
	18,14 
	18,83 
	0,00 
	0,36 
	1,8 

	39-01-009-22
	      159-194 мм, толщина стенки до 6 мм
	22,97 
	11,09 
	11,66 
	0,00 
	0,22 
	1,1 

	39-01-009-23
	      159-194 мм, толщина стенки до 10 мм
	27,71 
	13,10 
	14,35 
	0,00 
	0,26 
	1,3 

	39-01-009-24
	      159-194 мм, толщина стенки до 20 мм
	37,33 
	18,14 
	18,83 
	0,00 
	0,36 
	1,8 

	39-01-009-25
	      159-194 мм, толщина стенки до 30 мм
	49,78 
	24,19 
	25,11 
	0,00 
	0,48 
	2,4 

	39-01-009-26
	      159-194 мм, толщина стенки до 45 мм
	60,30 
	29,23 
	30,49 
	0,00 
	0,58 
	2,9 

	39-01-009-27
	      219-245 мм, толщина стенки до 6 мм
	24,90 
	12,10 
	12,56 
	0,00 
	0,24 
	1,2 

	39-01-009-28
	      219-245 мм, толщина стенки до 10 мм
	29,64 
	14,11 
	15,25 
	0,00 
	0,28 
	1,4 

	39-01-009-29
	      219-245 мм, толщина стенки до 20 мм
	41,19 
	20,16 
	20,63 
	0,00 
	0,40 
	2 

	39-01-009-30
	      219-245 мм, толщина стенки до 30 мм
	52,60 
	25,20 
	26,90 
	0,00 
	0,50 
	2,5 

	39-01-009-31
	      219-245 мм, толщина стенки до 40 мм
	62,23 
	30,24 
	31,39 
	0,00 
	0,60 
	3 

	39-01-009-32
	      219-245 мм, толщина стенки до 50 мм
	71,73 
	34,27 
	36,77 
	0,00 
	0,69 
	3,4 

	39-01-009-33
	      219-245 мм, толщина стенки до 60 мм
	84,18 
	40,32 
	43,05 
	0,00 
	0,81 
	4 

	39-01-009-34
	      219-245 мм, толщина стенки до 70 мм
	94,70 
	45,36 
	48,43 
	0,00 
	0,91 
	4,5 

	39-01-009-35
	      219-245 мм, толщина стенки до 80 мм
	106,11 
	50,40 
	54,70 
	0,00 
	1,01 
	5 

	39-01-009-36
	      273-299 мм, толщина стенки до 6 мм
	27,71 
	13,10 
	14,35 
	0,00 
	0,26 
	1,3 

	39-01-009-37
	      273-299 мм, толщина стенки до 10 мм
	33,49 
	16,13 
	17,04 
	0,00 
	0,32 
	1,6 

	39-01-009-38
	      273-299 мм, толщина стенки до 20 мм
	47,85 
	23,18 
	24,21 
	0,00 
	0,46 
	2,3 

	39-01-009-39
	      273-299 мм, толщина стенки до 30 мм
	60,30 
	29,23 
	30,49 
	0,00 
	0,58 
	2,9 

	39-01-009-40
	      273-299 мм, толщина стенки до 40 мм
	71,73 
	34,27 
	36,77 
	0,00 
	0,69 
	3,4 

	39-01-009-41
	      273-299 мм, толщина стенки до 50 мм
	84,18 
	40,32 
	43,05 
	0,00 
	0,81 
	4 

	39-01-009-42
	      273-299 мм, толщина стенки до 60 мм
	96,62 
	46,37 
	49,32 
	0,00 
	0,93 
	4,6 

	39-01-009-43
	      273-299 мм, толщина стенки до 70 мм
	109,07 
	52,42 
	55,60 
	0,00 
	1,05 
	5,2 

	39-01-009-44
	      325 мм, толщина стенки до 6 мм
	29,64 
	14,11 
	15,25 
	0,00 
	0,28 
	1,4 

	39-01-009-45
	      325 мм, толщина стенки до 10 мм
	37,33 
	18,14 
	18,83 
	0,00 
	0,36 
	1,8 

	39-01-009-46
	      325 мм, толщина стенки до 20 мм
	49,78 
	24,19 
	25,11 
	0,00 
	0,48 
	2,4 

	39-01-009-47
	      325 мм, толщина стенки до 30 мм
	64,02 
	30,24 
	33,18 
	0,00 
	0,60 
	3 

	39-01-009-48
	      325 мм, толщина стенки до 40 мм
	77,51 
	37,30 
	39,46 
	0,00 
	0,75 
	3,7 

	39-01-009-49
	      325 мм, толщина стенки до 50 мм
	91,87 
	44,35 
	46,63 
	0,00 
	0,89 
	4,4 

	39-01-009-50
	      325 мм, толщина стенки до 60 мм
	105,22 
	50,40 
	53,81 
	0,00 
	1,01 
	5 

	39-01-009-51
	      325 мм, толщина стенки до 70 мм
	119,59 
	57,46 
	60,98 
	0,00 
	1,15 
	5,7 

	39-01-009-52
	      377 мм, толщина стенки до 10 мм
	42,08 
	20,16 
	21,52 
	0,00 
	0,40 
	2 

	39-01-009-53
	      377 мм, толщина стенки до 20 мм
	58,37 
	28,22 
	29,59 
	0,00 
	0,56 
	2,8 

	39-01-009-54
	      377 мм, толщина стенки до 30 мм
	75,58 
	36,29 
	38,56 
	0,00 
	0,73 
	3,6 

	39-01-009-55
	      377 мм, толщина стенки до 40 мм
	91,87 
	44,35 
	46,63 
	0,00 
	0,89 
	4,4 

	39-01-009-56
	      377 мм, толщина стенки до 50 мм
	107,14 
	51,41 
	54,70 
	0,00 
	1,03 
	5,1 

	39-01-009-57
	      377 мм, толщина стенки до 60 мм
	121,51 
	58,46 
	61,88 
	0,00 
	1,17 
	5,8 

	39-01-009-58
	      377 мм, толщина стенки до 80 мм
	137,81 
	66,53 
	69,95 
	0,00 
	1,33 
	6,6 

	39-01-009-59
	      402-426 мм, толщина стенки до 10 мм
	49,78 
	24,19 
	25,11 
	0,00 
	0,48 
	2,4 

	39-01-009-60
	      402-426 мм, толщина стенки до 20 мм
	65,05 
	31,25 
	33,18 
	0,00 
	0,62 
	3,1 

	39-01-009-61
	      402-426 мм, толщина стенки до 30 мм
	84,18 
	40,32 
	43,05 
	0,00 
	0,81 
	4 

	39-01-009-62
	      402-426 мм, толщина стенки до 40 мм
	102,39 
	49,39 
	52,01 
	0,00 
	0,99 
	4,9 

	39-01-009-63
	      402-426 мм, толщина стенки до 50 мм
	117,67 
	56,45 
	60,09 
	0,00 
	1,13 
	5,6 

	39-01-009-64
	      402-426 мм, толщина стенки до 60 мм
	137,81 
	66,53 
	69,95 
	0,00 
	1,33 
	6,6 

	39-01-009-65
	      402-426 мм, толщина стенки до 70 мм
	156,93 
	75,60 
	79,82 
	0,00 
	1,51 
	7,5 

	39-01-009-66
	      402-426 мм, толщина стенки до 90 мм
	184,63 
	88,70 
	94,16 
	0,00 
	1,77 
	8,8 

	Таблица 39-01-010. Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов диаметром 465 мм и выше из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм ((3) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва 

   

	
	Измеритель: 1 стык

	
	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм ((3) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода:

	39-01-010-01
	      465-480 мм, толщина стенки до 10 мм
	54,53 
	26,21 
	27,80 
	0,00 
	0,52 
	2,6 

	39-01-010-02
	      465-480 мм, толщина стенки до 20 мм
	73,66 
	35,28 
	37,67 
	0,00 
	0,71 
	3,5 

	39-01-010-03
	      465-480 мм, толщина стенки до 30 мм
	96,62 
	46,37 
	49,32 
	0,00 
	0,93 
	4,6 

	39-01-010-04
	      465-480 мм, толщина стенки до 40 мм
	115,74 
	55,44 
	59,19 
	0,00 
	1,11 
	5,5 

	39-01-010-05
	      465-480 мм, толщина стенки до 50 мм
	135,88 
	65,52 
	69,05 
	0,00 
	1,31 
	6,5 

	39-01-010-06
	      465-480 мм, толщина стенки до 60 мм
	155,00 
	74,59 
	78,92 
	0,00 
	1,49 
	7,4 

	39-01-010-07
	      465-480 мм, толщина стенки до 70 мм
	176,04 
	84,67 
	89,68 
	0,00 
	1,69 
	8,4 

	39-01-010-08
	      465-480 мм, толщина стенки до 90 мм
	205,95 
	100,80 
	103,13 
	0,00 
	2,02 
	10 

	39-01-010-09
	      500-560 мм, толщина стенки до 10 мм
	65,05 
	31,25 
	33,18 
	0,00 
	0,62 
	3,1 

	39-01-010-10
	      500-560 мм, толщина стенки до  20 мм
	86,10 
	41,33 
	43,94 
	0,00 
	0,83 
	4,1 

	39-01-010-11
	      500-560 мм, толщина стенки до 30 мм
	110,99 
	53,42 
	56,50 
	0,00 
	1,07 
	5,3 

	39-01-010-12
	      500-560 мм, толщина стенки до 40 мм
	135,88 
	65,52 
	69,05 
	0,00 
	1,31 
	6,5 

	39-01-010-13
	      500-560 мм, толщина стенки до 50 мм
	156,93 
	75,60 
	79,82 
	0,00 
	1,51 
	7,5 

	39-01-010-14
	      500-560 мм, толщина стенки до 60 мм
	176,04 
	84,67 
	89,68 
	0,00 
	1,69 
	8,4 

	39-01-010-15
	      500-560 мм, толщина стенки до 70 мм
	202,87 
	97,78 
	103,13 
	0,00 
	1,96 
	9,7 

	39-01-010-16
	      500-560 мм, толщина стенки до 90 мм
	229,68 
	110,88 
	116,58 
	0,00 
	2,22 
	11 

	39-01-010-17
	      600-630 мм, толщина стенки до 10 мм
	75,58 
	36,29 
	38,56 
	0,00 
	0,73 
	3,6 

	39-01-010-18
	      600-630 мм, толщина стенки до 20 мм
	98,55 
	47,38 
	50,22 
	0,00 
	0,95 
	4,7 

	39-01-010-19
	      600-630 мм, толщина стенки до 30 мм
	127,29 
	61,49 
	64,57 
	0,00 
	1,23 
	6,1 

	39-01-010-20
	      600-630 мм, толщина стенки до 40 мм
	153,07 
	73,58 
	78,02 
	0,00 
	1,47 
	7,3 

	39-01-010-21
	      600-630 мм, толщина стенки до 50 мм
	176,04 
	84,67 
	89,68 
	0,00 
	1,69 
	8,4 

	39-01-010-22
	      600-630 мм, толщина стенки до 60 мм
	202,87 
	97,78 
	103,13 
	0,00 
	1,96 
	9,7 

	39-01-010-23
	      600-630 мм, толщина стенки до 70 мм
	229,68 
	110,88 
	116,58 
	0,00 
	2,22 
	11 

	39-01-010-24
	      600-630 мм, толщина стенки до 90 мм
	255,48 
	122,98 
	130,04 
	0,00 
	2,46 
	12,2 

	39-01-010-25
	      720 мм, толщина стенки до 10 мм
	83,28 
	40,32 
	42,15 
	0,00 
	0,81 
	4 

	39-01-010-26
	      720 мм, толщина стенки до 20 мм
	110,99 
	53,42 
	56,50 
	0,00 
	1,07 
	5,3 

	39-01-010-27
	      720 мм, толщина стенки до 30 мм
	149,23 
	71,57 
	76,23 
	0,00 
	1,43 
	7,1 

	39-01-010-28
	      720 мм, толщина стенки до 40 мм
	174,11 
	83,66 
	88,78 
	0,00 
	1,67 
	8,3 

	39-01-010-29
	      720 мм, толщина стенки до 50 мм
	202,87 
	97,78 
	103,13 
	0,00 
	1,96 
	9,7 

	39-01-010-30
	      720 мм, толщина стенки до 60 мм
	229,68 
	110,88 
	116,58 
	0,00 
	2,22 
	11 

	39-01-010-31
	      720 мм, толщина стенки до 70 мм
	268,18 
	131,04 
	134,52 
	0,00 
	2,62 
	13 

	39-01-010-32
	      720 мм, толщина стенки до 90 мм
	334,90 
	161,28 
	170,39 
	0,00 
	3,23 
	16 

	39-01-010-33
	      820-860 мм, толщина стенки до 10 мм
	100,47 
	48,38 
	51,12 
	0,00 
	0,97 
	4,8 

	39-01-010-34
	      820-860 мм, толщина стенки до 20 мм
	133,96 
	64,51 
	68,16 
	0,00 
	1,29 
	6,4 

	39-01-010-35
	      820-860 мм, толщина стенки до 30 мм
	171,30 
	82,66 
	86,99 
	0,00 
	1,65 
	8,2 

	39-01-010-36
	      820-860 мм, толщина стенки до 40 мм
	211,47 
	101,81 
	107,62 
	0,00 
	2,04 
	10,1 

	39-01-010-37
	      820-860 мм, толщина стенки до 50 мм
	237,25 
	113,90 
	121,07 
	0,00 
	2,28 
	11,3 

	39-01-010-38
	      820-860 мм, толщина стенки до 60 мм
	272,66 
	131,04 
	139,00 
	0,00 
	2,62 
	13 

	39-01-010-39
	      820-860 мм, толщина стенки до 70 мм
	308,08 
	148,18 
	156,94 
	0,00 
	2,96 
	14,7 

	39-01-010-40
	      820-860 мм, толщина стенки до 80 мм
	354,15 
	171,36 
	179,36 
	0,00 
	3,43 
	17 

	39-01-010-41
	      920-980 мм, толщина стенки до 10 мм
	112,92 
	54,43 
	57,40 
	0,00 
	1,09 
	5,4 

	39-01-010-42
	      920-980 мм, толщина стенки до 20 мм
	151,15 
	72,58 
	77,12 
	0,00 
	1,45 
	7,2 

	39-01-010-43
	      920-980 мм, толщина стенки до 30 мм
	193,24 
	92,74 
	98,65 
	0,00 
	1,85 
	9,2 

	39-01-010-44
	      920-980 мм, толщина стенки до 40 мм
	237,25 
	113,90 
	121,07 
	0,00 
	2,28 
	11,3 

	39-01-010-45
	      920-980 мм, толщина стенки до 50 мм
	272,66 
	131,04 
	139,00 
	0,00 
	2,62 
	13 

	39-01-010-46
	      920-980 мм, толщина стенки до 60 мм
	308,08 
	148,18 
	156,94 
	0,00 
	2,96 
	14,7 

	39-01-010-47
	      920-980 мм, толщина стенки до 70 мм
	354,15 
	171,36 
	179,36 
	0,00 
	3,43 
	17 

	39-01-010-48
	      1020-1220 мм, толщина стенки до 10 мм
	140,63 
	67,54 
	71,74 
	0,00 
	1,35 
	6,7 

	39-01-010-49
	      1020-1220 мм, толщина стенки до 20 мм
	184,63 
	88,70 
	94,16 
	0,00 
	1,77 
	8,8 

	39-01-010-50
	      1020-1220 мм, толщина стенки до 30 мм
	246,87 
	118,94 
	125,55 
	0,00 
	2,38 
	11,8 

	39-01-010-51
	      1020-1220 мм, толщина стенки до 40 мм
	299,48 
	144,14 
	152,46 
	0,00 
	2,88 
	14,3 

	39-01-010-52
	      1420 мм, толщина стенки до 10 мм
	163,59 
	78,62 
	83,40 
	0,00 
	1,57 
	7,8 

	39-01-010-53
	      1420 мм, толщина стенки до 20 мм
	220,06 
	105,84 
	112,10 
	0,00 
	2,12 
	10,5 

	39-01-010-54
	      1620 мм, толщина стенки до 10
	184,63 
	88,70 
	94,16 
	0,00 
	1,77 
	8,8 

	39-01-010-55
	      1620 мм, толщина стенки до 20
	248,93 
	120,96 
	125,55 
	0,00 
	2,42 
	12 

	39-01-010-56
	      1840 мм, толщина стенки до 10 мм
	211,47 
	101,81 
	107,62 
	0,00 
	2,04 
	10,1 

	39-01-010-57
	      1840 мм, толщина стенки до 20 мм
	281,26 
	135,07 
	143,49 
	0,00 
	2,70 
	13,4 

	39-01-010-58
	      2020 мм, толщина стенки до 10 мм
	229,68 
	110,88 
	116,58 
	0,00 
	2,22 
	11 

	39-01-010-59
	      2020 мм, толщина стенки до 20 мм
	308,08 
	148,18 
	156,94 
	0,00 
	2,96 
	14,7 

	Таблица 39-01-011. Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов диаметром до 426 мм из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм ((4) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва 

   

	
	Измеритель: 1 стык

	
	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм ((4) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода:

	39-01-011-01
	      22 мм, толщина стенки до 3 мм
	3,97 
	2,02 
	1,91 
	0,00 
	0,04 
	0,2 

	39-01-011-02
	      22 мм, толщина стенки до 6 мм
	4,40 
	2,12 
	2,24 
	0,00 
	0,04 
	0,21 

	39-01-011-03
	      25-36 мм, толщина стенки до 4 мм
	6,22 
	3,02 
	3,14 
	0,00 
	0,06 
	0,3 

	39-01-011-04
	      25-36 мм, толщина стенки до 8 мм
	7,30 
	3,53 
	3,70 
	0,00 
	0,07 
	0,35 

	39-01-011-05
	      38-48 мм, толщина стенки до 4 мм
	8,58 
	4,13 
	4,37 
	0,00 
	0,08 
	0,41 

	39-01-011-06
	      38-48 мм, толщина стенки до 8 мм
	10,18 
	5,04 
	5,04 
	0,00 
	0,10 
	0,5 

	39-01-011-07
	      38-48 мм, толщина стенки до 12 мм
	11,48 
	5,54 
	5,83 
	0,00 
	0,11 
	0,55 

	39-01-011-08
	      50-63 мм, толщина стенки до 4 мм
	11,06 
	5,34 
	5,61 
	0,00 
	0,11 
	0,53 

	39-01-011-09
	      50-63 мм, толщина стенки до 8 мм
	12,98 
	6,25 
	6,61 
	0,00 
	0,12 
	0,62 

	39-01-011-10
	      50-63 мм, толщина стенки до 14 мм
	14,71 
	7,06 
	7,51 
	0,00 
	0,14 
	0,7 

	39-01-011-11
	      70-89 мм, толщина стенки до 6 мм
	13,63 
	6,55 
	6,95 
	0,00 
	0,13 
	0,65 


	39-01-011-12
	      70-89 мм, толщина стенки до 10 мм
	16,52 
	8,06 
	8,30 
	0,00 
	0,16 
	0,8 

	39-01-011-13
	      70-89 мм, толщина стенки до 20 мм
	21,38 
	10,08 
	11,10 
	0,00 
	0,20 
	1 

	39-01-011-14
	      102-114 мм, толщина стенки до 6 мм
	17,40 
	8,37 
	8,86 
	0,00 
	0,17 
	0,83 

	39-01-011-15
	      102-114 мм, толщина стенки до 10 мм
	20,93 
	10,08 
	10,65 
	0,00 
	0,20 
	1 

	39-01-011-16
	      102-114 мм, толщина стенки до 20 мм
	28,96 
	14,11 
	14,57 
	0,00 
	0,28 
	1,4 

	39-01-011-17
	      102-114 мм, толщина стенки до 28 мм
	33,27 
	16,13 
	16,82 
	0,00 
	0,32 
	1,6 

	39-01-011-18
	      121-133 мм, толщина стенки до 6 мм
	19,86 
	9,58 
	10,09 
	0,00 
	0,19 
	0,95 

	39-01-011-19
	      121-133 мм, толщина стенки до 10 мм
	24,67 
	12,10 
	12,33 
	0,00 
	0,24 
	1,2 

	39-01-011-20
	      121-133 мм, толщина стенки до 20 мм
	33,27 
	16,13 
	16,82 
	0,00 
	0,32 
	1,6 

	39-01-011-21
	      121-133 мм, толщина стенки до 36 мм
	46,16 
	22,18 
	23,54 
	0,00 
	0,44 
	2,2 

	39-01-011-22
	      159-194 мм, толщина стенки до 6 мм
	28,96 
	14,11 
	14,57 
	0,00 
	0,28 
	1,4 

	39-01-011-23
	      159-194 мм, толщина стенки до 10 мм
	35,42 
	17,14 
	17,94 
	0,00 
	0,34 
	1,7 

	39-01-011-24
	      159-194 мм, толщина стенки до 20 мм
	46,16 
	22,18 
	23,54 
	0,00 
	0,44 
	2,2 

	39-01-011-25
	      159-194 мм, толщина стенки до 30 мм
	61,20 
	29,23 
	31,39 
	0,00 
	0,58 
	2,9 

	39-01-011-26
	      159-194 мм, толщина стенки до 45 мм
	75,13 
	36,29 
	38,11 
	0,00 
	0,73 
	3,6 

	39-01-011-27
	      219-245 мм, толщина стенки до 6 мм
	31,11 
	15,12 
	15,69 
	0,00 
	0,30 
	1,5 

	39-01-011-28
	      219-245 мм, толщина стенки до 10 мм
	37,56 
	18,14 
	19,06 
	0,00 
	0,36 
	1,8 

	39-01-011-29
	      219-245 мм, толщина стенки до 20 мм
	50,45 
	24,19 
	25,78 
	0,00 
	0,48 
	2,4 

	39-01-011-30
	      219-245 мм, толщина стенки до 30 мм
	66,54 
	32,26 
	33,63 
	0,00 
	0,65 
	3,2 

	39-01-011-31
	      219-245 мм, толщина стенки до 40 мм
	77,29 
	37,30 
	39,24 
	0,00 
	0,75 
	3,7 

	39-01-011-32
	      219-245 мм, толщина стенки до 50 мм
	90,17 
	43,34 
	45,96 
	0,00 
	0,87 
	4,3 

	39-01-011-33
	      219-245 мм, толщина стенки до 60 мм
	105,22 
	50,40 
	53,81 
	0,00 
	1,01 
	5 

	39-01-011-34
	      219-245 мм, толщина стенки до 70 мм
	119,14 
	57,46 
	60,53 
	0,00 
	1,15 
	5,7 

	39-01-011-35
	      219-245 мм, толщина стенки до 80 мм
	134,18 
	64,51 
	68,38 
	0,00 
	1,29 
	6,4 

	39-01-011-36
	      273-299 мм, толщина стенки до 6 мм
	35,42 
	17,14 
	17,94 
	0,00 
	0,34 
	1,7 

	39-01-011-37
	      273-299 мм, толщина стенки до 10 мм
	41,86 
	20,16 
	21,30 
	0,00 
	0,40 
	2 

	39-01-011-38
	      273-299 мм, толщина стенки до 20 мм
	59,05 
	28,22 
	30,27 
	0,00 
	0,56 
	2,8 

	39-01-011-39
	      273-299 мм, толщина стенки до 30 мм
	75,13 
	36,29 
	38,11 
	0,00 
	0,73 
	3,6 

	39-01-011-40
	      273-299 мм, толщина стенки до 40 мм
	90,17 
	43,34 
	45,96 
	0,00 
	0,87 
	4,3 

	39-01-011-41
	      273-299 мм, толщина стенки до 50 мм
	105,22 
	50,40 
	53,81 
	0,00 
	1,01 
	5 

	39-01-011-42
	      273-299 мм, толщина стенки до 60 мм
	121,29 
	58,46 
	61,66 
	0,00 
	1,17 
	5,8 

	39-01-011-43
	      273-299 мм, толщина стенки до 70 мм
	136,33 
	65,52 
	69,50 
	0,00 
	1,31 
	6,5 

	39-01-011-44
	      325 мм, толщина стенки до 6 мм
	37,56 
	18,14 
	19,06 
	0,00 
	0,36 
	1,8 

	39-01-011-45
	      325 мм, толщина стенки до 10 мм
	46,16 
	22,18 
	23,54 
	0,00 
	0,44 
	2,2 

	39-01-011-46
	      325 мм, толщина стенки до 20 мм
	62,23 
	30,24 
	31,39 
	0,00 
	0,60 
	3 

	39-01-011-47
	      325 мм, толщина стенки до 30 мм
	81,58 
	39,31 
	41,48 
	0,00 
	0,79 
	3,9 

	39-01-011-48
	      325 мм, толщина стенки до 40 мм
	96,62 
	46,37 
	49,32 
	0,00 
	0,93 
	4,6 

	39-01-011-49
	      325 мм, толщина стенки до 50 мм
	114,84 
	55,44 
	58,29 
	0,00 
	1,11 
	5,5 

	39-01-011-50
	      325 мм, толщина стенки до 60 мм
	132,03 
	63,50 
	67,26 
	0,00 
	1,27 
	6,3 

	39-01-011-51
	      325 мм, толщина стенки до 70 мм
	150,26 
	72,58 
	76,23 
	0,00 
	1,45 
	7,2 

	39-01-011-52
	      377 мм, толщина стенки до 10 мм
	52,60 
	25,20 
	26,90 
	0,00 
	0,50 
	2,5 

	39-01-011-53
	      377 мм, толщина стенки до 20 мм
	72,98 
	35,28 
	36,99 
	0,00 
	0,71 
	3,5 

	39-01-011-54
	      377 мм, толщина стенки до 30 мм
	94,47 
	45,36 
	48,20 
	0,00 
	0,91 
	4,5 

	39-01-011-55
	      377 мм, толщина стенки до 40 мм
	114,84 
	55,44 
	58,29 
	0,00 
	1,11 
	5,5 

	39-01-011-56
	      377 мм, толщина стенки до 50 мм
	134,18 
	64,51 
	68,38 
	0,00 
	1,29 
	6,4 

	39-01-011-57
	      377 мм, толщина стенки до 60 мм
	152,40 
	73,58 
	77,35 
	0,00 
	1,47 
	7,3 

	39-01-011-58
	      377 мм, толщина стенки до 80 мм
	171,75 
	82,66 
	87,44 
	0,00 
	1,65 
	8,2 

	39-01-011-59
	      402-426 мм, толщина стенки до 10 мм
	62,23 
	30,24 
	31,39 
	0,00 
	0,60 
	3 

	39-01-011-60
	      402-426 мм, толщина стенки до 20 мм
	81,58 
	39,31 
	41,48 
	0,00 
	0,79 
	3,9 

	39-01-011-61
	      402-426 мм, толщина стенки до 30 мм
	105,22 
	50,40 
	53,81 
	0,00 
	1,01 
	5 

	39-01-011-62
	      402-426 мм, толщина стенки до 40 мм
	127,74 
	61,49 
	65,02 
	0,00 
	1,23 
	6,1 

	39-01-011-63
	      402-426 мм, толщина стенки до 50 мм
	147,08 
	70,56 
	75,11 
	0,00 
	1,41 
	7 

	39-01-011-64
	      402-426 мм, толщина стенки до 60 мм
	171,75 
	82,66 
	87,44 
	0,00 
	1,65 
	8,2 

	39-01-011-65
	      402-426 мм, толщина стенки до 70 мм
	196,42 
	94,75 
	99,77 
	0,00 
	1,90 
	9,4 

	39-01-011-66
	      402-426 мм, толщина стенки до 90 мм
	230,81 
	110,88 
	117,71 
	0,00 
	2,22 
	11 

	Таблица 39-01-012. Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов диаметром 465 мм и выше из углеродистой и легированной сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм ((4) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва 

   

	
	Измеритель: 1 стык

	
	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистой и легированной сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм ((4) со снятием выпуклости (уиления) сварного шва, диаметр трубопровода:

	39-01-012-01
	      465-480 мм, толщина стенки до 10 мм
	68,68 
	33,26 
	34,75 
	0,00 
	0,67 
	3,3 

	39-01-012-02
	      465-480 мм, толщина стенки до 20 мм
	92,32 
	44,35 
	47,08 
	0,00 
	0,89 
	4,4 

	39-01-012-03
	      465-480 мм, толщина стенки до 30 мм
	121,29 
	58,46 
	61,66 
	0,00 
	1,17 
	5,8 

	39-01-012-04
	      465-480 мм, толщина стенки до 40 мм
	145,96 
	70,56 
	73,99 
	0,00 
	1,41 
	7 

	39-01-012-05
	      465-480 мм, толщина стенки до 50 мм
	169,60 
	81,65 
	86,32 
	0,00 
	1,63 
	8,1 

	39-01-012-06
	      465-480 мм, толщина стенки до 60 мм
	193,24 
	92,74 
	98,65 
	0,00 
	1,85 
	9,2 

	39-01-012-07
	      465-480 мм, толщина стенки до 70 мм
	220,06 
	105,84 
	112,10 
	0,00 
	2,12 
	10,5 

	39-01-012-08
	      465-480 мм, толщина стенки до 90 мм
	253,33 
	121,97 
	128,92 
	0,00 
	2,44 
	12,1 

	39-01-012-09
	      500-560 мм, толщина стенки до 10 мм
	82,61 
	40,32 
	41,48 
	0,00 
	0,81 
	4 

	39-01-012-10
	      500-560 мм, толщина стенки до 20 мм
	108,40 
	52,42 
	54,93 
	0,00 
	1,05 
	5,2 

	39-01-012-11
	      500-560 мм, толщина стенки до 30 мм
	138,48 
	66,53 
	70,62 
	0,00 
	1,33 
	6,6 

	39-01-012-12
	      500-560 мм, толщина стенки до 40 мм
	169,60 
	81,65 
	86,32 
	0,00 
	1,63 
	8,1 

	39-01-012-13
	      500-560 мм, толщина стенки до 50 мм
	196,42 
	94,75 
	99,77 
	0,00 
	1,90 
	9,4 

	39-01-012-14
	      500-560 мм, толщина стенки до 60 мм
	220,06 
	105,84 
	112,10 
	0,00 
	2,12 
	10,5 

	39-01-012-15
	      500-560 мм, толщина стенки до 70 мм
	253,33 
	121,97 
	128,92 
	0,00 
	2,44 
	12,1 

	39-01-012-16
	      500-560 мм, толщина стенки до 90 мм
	289,67 
	141,12 
	145,73 
	0,00 
	2,82 
	14 

	39-01-012-17
	      600-630 мм, толщина стенки до 10 мм
	94,47 
	45,36 
	48,20 
	0,00 
	0,91 
	4,5 

	39-01-012-18
	      600-630 мм, толщина стенки  до 20 мм
	123,44 
	59,47 
	62,78 
	0,00 
	1,19 
	5,9 

	39-01-012-19
	      600-630 мм, толщина стенки до 30 мм
	158,85 
	76,61 
	80,71 
	0,00 
	1,53 
	7,6 

	39-01-012-20
	      600-630 мм, толщина стенки до 40 мм
	191,09 
	91,73 
	97,53 
	0,00 
	1,83 
	9,1 

	39-01-012-21
	      600-630 мм, толщина стенки до 50 мм
	220,06 
	105,84 
	112,10 
	0,00 
	2,12 
	10,5 

	39-01-012-22
	      600-630 мм, толщина стенки до 60 мм
	253,33 
	121,97 
	128,92 
	0,00 
	2,44 
	12,1 

	39-01-012-23
	      600-630 мм, толщина стенки до 70 мм
	286,59 
	138,10 
	145,73 
	0,00 
	2,76 
	13,7 

	39-01-012-24
	      600-630 мм, толщина стенки до 90 мм
	318,83 
	153,22 
	162,55 
	0,00 
	3,06 
	15,2 

	39-01-012-25
	      720 мм, толщина стенки до 10 мм
	104,10 
	50,40 
	52,69 
	0,00 
	1,01 
	5 

	39-01-012-26
	      720 мм, толщина стенки до 20 мм
	138,48 
	66,53 
	70,62 
	0,00 
	1,33 
	6,6 

	39-01-012-27
	      720 мм, толщина стенки до 30 мм
	187,82 
	90,72 
	95,29 
	0,00 
	1,81 
	9 

	39-01-012-28
	      720 мм, толщина стенки до 40 мм
	217,91 
	104,83 
	110,98 
	0,00 
	2,10 
	10,4 

	39-01-012-29
	      720 мм, толщина стенки до 50 мм
	253,33 
	121,97 
	128,92 
	0,00 
	2,44 
	12,1 

	39-01-012-30
	      720 мм, толщина стенки до 60 мм
	289,67 
	141,12 
	145,73 
	0,00 
	2,82 
	14 

	39-01-012-31
	      720 мм, толщина стенки до 70 мм
	332,66 
	161,28 
	168,15 
	0,00 
	3,23 
	16 

	39-01-012-32
	      720 мм, толщина стенки до 90 мм
	362,84 
	174,38 
	184,97 
	0,00 
	3,49 
	17,3 

	39-01-012-33
	      820-860 мм, толщина стенки до 10 мм
	125,59 
	60,48 
	63,90 
	0,00 
	1,21 
	6 

	39-01-012-34
	      820-860 мм, толщина стенки до 20 мм
	167,45 
	80,64 
	85,20 
	0,00 
	1,61 
	8 

	39-01-012-35
	      820-860 мм, толщина стенки до 30 мм
	213,62 
	102,82 
	108,74 
	0,00 
	2,06 
	10,2 

	39-01-012-36
	      820-860 мм, толщина стенки до 40 мм
	268,18 
	131,04 
	134,52 
	0,00 
	2,62 
	13 

	39-01-012-37
	      820-860 мм, толщина стенки до 50 мм
	297,34 
	143,14 
	151,34 
	0,00 
	2,86 
	14,2 

	39-01-012-38
	      820-860 мм, толщина стенки до 60 мм
	341,35 
	164,30 
	173,76 
	0,00 
	3,29 
	16,3 

	39-01-012-39
	      820-860 мм, толщина стенки до 70 мм
	385,36 
	185,47 
	196,18 
	0,00 
	3,71 
	18,4 

	39-01-012-40
	      820-860 мм, толщина стенки до 80 мм
	440,11 
	211,68 
	224,20 
	0,00 
	4,23 
	21 

	39-01-012-41
	      920-980 мм, толщина стенки до 10 мм
	140,63 
	67,54 
	71,74 
	0,00 
	1,35 
	6,7 

	39-01-012-42
	      920-980 мм, толщина стенки до 20 мм
	188,94 
	90,72 
	96,41 
	0,00 
	1,81 
	9 

	39-01-012-43
	      920-980 мм, толщина стенки до 30 мм
	246,69 
	120,96 
	123,31 
	0,00 
	2,42 
	12 

	39-01-012-44
	      920-980 мм, толщина стенки до 40 мм
	297,34 
	143,14 
	151,34 
	0,00 
	2,86 
	14,2 

	39-01-012-45
	      920-980 мм, толщина стенки до 50 мм
	341,35 
	164,30 
	173,76 
	0,00 
	3,29 
	16,3 

	39-01-012-46
	      920-980 мм, толщина стенки до  60 мм
	385,36 
	185,47 
	196,18 
	0,00 
	3,71 
	18,4 

	39-01-012-47
	      920-980 мм, толщина стенки до 70 мм
	440,11 
	211,68 
	224,20 
	0,00 
	4,23 
	21 

	39-01-012-48
	      1020-1220 мм, толщина стенки до 10 мм
	176,04 
	84,67 
	89,68 
	0,00 
	1,69 
	8,4 

	39-01-012-49
	      1020-1220 мм, толщина стенки до 20 мм
	230,81 
	110,88 
	117,71 
	0,00 
	2,22 
	11 

	39-01-012-50
	      1020-1220 мм, толщина стенки  до 30 мм
	311,16 
	151,20 
	156,94 
	0,00 
	3,02 
	15 

	39-01-012-51
	      1020-1220 мм, толщина стенки до 40 мм
	375,64 
	181,44 
	190,57 
	0,00 
	3,63 
	18 

	39-01-012-52
	      1420 мм, толщина стенки до 10 мм
	207,07 
	100,80 
	104,25 
	0,00 
	2,02 
	10 

	39-01-012-53
	      1420 мм, толщина стенки до 20 мм
	273,79 
	131,04 
	140,13 
	0,00 
	2,62 
	13 

	39-01-012-54
	      1620 мм, толщина стенки до 10 мм
	230,81 
	110,88 
	117,71 
	0,00 
	2,22 
	11 

	39-01-012-55
	      1620 мм, толщина стенки до 20 мм
	311,16 
	151,20 
	156,94 
	0,00 
	3,02 
	15 

	39-01-012-56
	      1840 мм, толщина стенки до 10 мм
	268,18 
	131,04 
	134,52 
	0,00 
	2,62 
	13 

	39-01-012-57
	      1840 мм, толщина стенки до 20 мм
	354,15 
	171,36 
	179,36 
	0,00 
	3,43 
	17 

	39-01-012-58
	      2020 мм, толщина стенки до 10 мм
	289,67 
	141,12 
	145,73 
	0,00 
	2,82 
	14 

	39-01-012-59
	      2020 мм, толщина стенки до 20 мм
	385,36 
	185,47 
	196,18 
	0,00 
	3,71 
	18,4 

	Таблица 39-01-013. Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов диаметром до 426 мм из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 20 мкм ((5) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва 

   

	
	Измеритель: 1 стык

	
	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 20 мкм ((5) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода:

	39-01-013-01
	      22 мм, толщина стенки до 3 мм
	5,68 
	2,72 
	2,91 
	0,00 
	0,05 
	0,27 

	39-01-013-02
	      22 мм, толщина стенки до 6 мм
	6,65 
	3,23 
	3,36 
	0,00 
	0,06 
	0,32 

	39-01-013-03
	      25-36 мм, толщина стенки до 4 мм
	9,24 
	4,44 
	4,71 
	0,00 
	0,09 
	0,44 

	39-01-013-04
	      25-36 мм, толщина стенки до 8 мм
	11,06 
	5,34 
	5,61 
	0,00 
	0,11 
	0,53 

	39-01-013-05
	      38-48 мм, толщина стенки до 4 мм
	12,98 
	6,25 
	6,61 
	0,00 
	0,12 
	0,62 

	39-01-013-06
	      38-48 мм, толщина стенки до 8 мм
	14,92 
	7,16 
	7,62 
	0,00 
	0,14 
	0,71 

	39-01-013-07
	      38-48 мм, толщина стенки до 12 мм
	17,18 
	8,27 
	8,74 
	0,00 
	0,17 
	0,82 

	39-01-013-08
	      50-63 мм, толщина стенки до 4 мм
	16,63 
	8,06 
	8,41 
	0,00 
	0,16 
	0,8 

	39-01-013-09
	      50-63 мм, толщина стенки до 8 мм
	19,65 
	9,48 
	9,98 
	0,00 
	0,19 
	0,94 

	39-01-013-10
	      50-63 мм, толщина стенки до 14 мм
	22,63 
	11,09 
	11,32 
	0,00 
	0,22 
	1,1 

	39-01-013-11
	      70-89 мм, толщина стенки до 6 мм
	20,71 
	10,08 
	10,43 
	0,00 
	0,20 
	1 

	39-01-013-12
	      70-89 мм, толщина стенки до 10 мм
	24,78 
	12,10 
	12,44 
	0,00 
	0,24 
	1,2 

	39-01-013-13
	      70-89 мм, толщина стенки до 20 мм
	33,15 
	16,13 
	16,70 
	0,00 
	0,32 
	1,6 

	39-01-013-14
	      102-114 мм, толщина стенки до 6 мм
	26,70 
	13,10 
	13,34 
	0,00 
	0,26 
	1,3 

	39-01-013-15
	      102-114 мм, толщина стенки до 10 мм
	31,45 
	15,12 
	16,03 
	0,00 
	0,30 
	1,5 

	39-01-013-16
	      102-114 мм, толщина стенки до 20 мм
	43,45 
	21,17 
	21,86 
	0,00 
	0,42 
	2,1 

	39-01-013-17
	      102-114 мм, толщина стенки до 28 мм
	49,89 
	24,19 
	25,22 
	0,00 
	0,48 
	2,4 

	39-01-013-18
	      121-133 мм, толщина стенки до 6 мм
	29,52 
	14,11 
	15,13 
	0,00 
	0,28 
	1,4 

	39-01-013-19
	      121-133 мм, толщина стенки до 10 мм
	35,98 
	17,14 
	18,50 
	0,00 
	0,34 
	1,7 

	39-01-013-20
	      121-133 мм, толщина стенки до 20 мм
	49,89 
	24,19 
	25,22 
	0,00 
	0,48 
	2,4 

	39-01-013-21
	      121-133 мм, толщина стенки до 36 мм
	69,24 
	33,26 
	35,31 
	0,00 
	0,67 
	3,3 

	39-01-013-22
	      159-194 мм, толщина стенки до 6 мм
	43,45 
	21,17 
	21,86 
	0,00 
	0,42 
	2,1 

	39-01-013-23
	      159-194 мм, толщина стенки до 10 мм
	52,60 
	25,20 
	26,90 
	0,00 
	0,50 
	2,5 

	39-01-013-24
	      159-194 мм, толщина стенки до 20 мм
	69,24 
	33,26 
	35,31 
	0,00 
	0,67 
	3,3 

	39-01-013-25
	      159-194 мм, толщина стенки до 30 мм
	92,32 
	44,35 
	47,08 
	0,00 
	0,89 
	4,4 

	39-01-013-26
	      159-194 мм, толщина стенки до 45 мм
	112,69 
	54,43 
	57,17 
	0,00 
	1,09 
	5,4 

	39-01-013-27
	      219-245 мм, толщина стенки до 6 мм
	46,16 
	22,18 
	23,54 
	0,00 
	0,44 
	2,2 

	39-01-013-28
	      219-245 мм, толщина стенки до 10 мм
	56,35 
	27,22 
	28,59 
	0,00 
	0,54 
	2,7 

	39-01-013-29
	      219-245 мм, толщина стенки до 20 мм
	75,69 
	36,29 
	38,67 
	0,00 
	0,73 
	3,6 

	39-01-013-30
	      219-245 мм, толщина стенки  до 30 мм
	98,78 
	47,38 
	50,45 
	0,00 
	0,95 
	4,7 

	39-01-013-31
	      219-245 мм, толщина стенки до 40 мм
	115,40 
	55,44 
	58,85 
	0,00 
	1,11 
	5,5 

	39-01-013-32
	      219-245 мм, толщина стенки до 50 мм
	135,77 
	65,52 
	68,94 
	0,00 
	1,31 
	6,5 

	39-01-013-33
	      219-245 мм, толщина стенки до 60 мм
	158,85 
	76,61 
	80,71 
	0,00 
	1,53 
	7,6 

	39-01-013-34
	      219-245 мм, толщина стенки до 70 мм
	178,19 
	85,68 
	90,80 
	0,00 
	1,71 
	8,5 

	39-01-013-35
	      219-245 мм, толщина стенки до 80 мм
	201,28 
	96,77 
	102,57 
	0,00 
	1,94 
	9,6 

	39-01-013-36
	      273-299 мм, толщина стенки до 6 мм
	52,60 
	25,20 
	26,90 
	0,00 
	0,50 
	2,5 

	39-01-013-37
	      273-299 мм, толщина стенки до 10 мм
	62,79 
	30,24 
	31,95 
	0,00 
	0,60 
	3 

	39-01-013-38
	      273-299 мм, толщина стенки до 20 мм
	89,61 
	43,34 
	45,40 
	0,00 
	0,87 
	4,3 

	39-01-013-39
	      273-299 мм, толщина стенки до 30 мм
	112,69 
	54,43 
	57,17 
	0,00 
	1,09 
	5,4 

	39-01-013-40
	      273-299 мм, толщина стенки до 40 мм
	135,77 
	65,52 
	68,94 
	0,00 
	1,31 
	6,5 

	39-01-013-41
	      273-299 мм, толщина стенки до 50 мм
	158,85 
	76,61 
	80,71 
	0,00 
	1,53 
	7,6 

	39-01-013-42
	      273-299 мм, толщина стенки до 60 мм
	181,93 
	87,70 
	92,48 
	0,00 
	1,75 
	8,7 

	39-01-013-43
	      273-299 мм, толщина стенки до 70 мм
	205,01 
	98,78 
	104,25 
	0,00 
	1,98 
	9,8 

	39-01-013-44
	      325 мм, толщина стенки до 6 мм
	56,35 
	27,22 
	28,59 
	0,00 
	0,54 
	2,7 

	39-01-013-45
	      325 мм, толщина стенки до 10 мм
	69,24 
	33,26 
	35,31 
	0,00 
	0,67 
	3,3 

	39-01-013-46
	      325 мм, толщина стенки до 20 мм
	92,32 
	44,35 
	47,08 
	0,00 
	0,89 
	4,4 

	39-01-013-47
	      325 мм, толщина стенки до 30 мм
	121,85 
	58,46 
	62,22 
	0,00 
	1,17 
	5,8 

	39-01-013-48
	      325 мм, толщина стенки до 40 мм
	145,96 
	70,56 
	73,99 
	0,00 
	1,41 
	7 

	39-01-013-49
	      325 мм, толщина стенки до 50 мм
	171,75 
	82,66 
	87,44 
	0,00 
	1,65 
	8,2 

	39-01-013-50
	      325 мм, толщина стенки до 60 мм
	198,57 
	95,76 
	100,89 
	0,00 
	1,92 
	9,5 

	39-01-013-51
	      325 мм, толщина стенки до 70 мм
	227,44 
	110,88 
	114,34 
	0,00 
	2,22 
	11 

	39-01-013-52
	      377 мм, толщина стенки до 10 мм
	79,43 
	38,30 
	40,36 
	0,00 
	0,77 
	3,8 

	39-01-013-53
	      377 мм, толщина стенки до 20 мм
	108,96 
	52,42 
	55,49 
	0,00 
	1,05 
	5,2 

	39-01-013-54
	      377 мм, толщина стенки до 30 мм
	142,21 
	68,54 
	72,30 
	0,00 
	1,37 
	6,8 

	39-01-013-55
	      377 мм, толщина стенки до 40 мм
	171,75 
	82,66 
	87,44 
	0,00 
	1,65 
	8,2 

	39-01-013-56
	      377 мм, толщина стенки до 50 мм
	201,28 
	96,77 
	102,57 
	0,00 
	1,94 
	9,6 

	39-01-013-57
	      377 мм, толщина стенки до 60 мм
	229,68 
	110,88 
	116,58 
	0,00 
	2,22 
	11 

	39-01-013-58
	      377 мм, толщина стенки до 80 мм
	257,62 
	123,98 
	131,16 
	0,00 
	2,48 
	12,3 

	39-01-013-59
	      402-426 мм, толщина стенки до 10 мм
	92,32 
	44,35 
	47,08 
	0,00 
	0,89 
	4,4 

	39-01-013-60
	      402-426 мм, толщина стенки до 20 мм
	121,85 
	58,46 
	62,22 
	0,00 
	1,17 
	5,8 

	39-01-013-61
	      402-426 мм, толщина стенки до 30 мм
	158,85 
	76,61 
	80,71 
	0,00 
	1,53 
	7,6 

	39-01-013-62
	      402-426 мм, толщина стенки до 40 мм
	192,12 
	92,74 
	97,53 
	0,00 
	1,85 
	9,2 

	39-01-013-63
	      402-426 мм, толщина стенки до 50 мм
	226,32 
	110,88 
	113,22 
	0,00 
	2,22 
	11 

	39-01-013-64
	      402-426 мм, толщина стенки до 60 мм
	257,62 
	123,98 
	131,16 
	0,00 
	2,48 
	12,3 

	39-01-013-65
	      402-426 мм, толщина стенки до 70 мм
	294,15 
	141,12 
	150,21 
	0,00 
	2,82 
	14 

	39-01-013-66
	      402-426 мм, толщина стенки до 90 мм
	351,91 
	171,36 
	177,12 
	0,00 
	3,43 
	17 

	Таблица 39-01-014. Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов диаметром 465 мм и выше из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 20 мкм ((5) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва 

   

	
	Измеритель: 1 стык

	
	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 20 мкм ((5) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода:

	39-01-014-01
	      465-480 мм, толщина стенки до 10 мм
	103,54 
	50,40 
	52,13 
	0,00 
	1,01 
	5 

	39-01-014-02
	      465-480 мм, толщина стенки до 20 мм
	138,48 
	66,53 
	70,62 
	0,00 
	1,33 
	6,6 

	39-01-014-03
	      465-480 мм, толщина стенки до 30 мм
	181,93 
	87,70 
	92,48 
	0,00 
	1,75 
	8,7 

	39-01-014-04
	      465-480 мм, толщина стенки до 40 мм
	217,91 
	104,83 
	110,98 
	0,00 
	2,10 
	10,4 

	39-01-014-05
	      465-480 мм, толщина стенки до 50 мм
	254,45 
	121,97 
	130,04 
	0,00 
	2,44 
	12,1 

	39-01-014-06
	      465-480 мм, толщина стенки до 60 мм
	291,91 
	141,12 
	147,97 
	0,00 
	2,82 
	14 

	39-01-014-07
	      465-480 мм, толщина стенки до 70 мм
	332,66 
	161,28 
	168,15 
	0,00 
	3,23 
	16 

	39-01-014-08
	      465-480 мм, толщина стенки до 90 мм
	380,03 
	182,45 
	193,93 
	0,00 
	3,65 
	18,1 

	39-01-014-09
	      500-560 мм, толщина стенки до 10 мм
	121,85 
	58,46 
	62,22 
	0,00 
	1,17 
	5,8 

	39-01-014-10
	      500-560 мм, толщина стенки до 20 мм
	161,56 
	77,62 
	82,39 
	0,00 
	1,55 
	7,7 

	39-01-014-11
	      500-560 мм, толщина стенки до 30 мм
	208,75 
	100,80 
	105,93 
	0,00 
	2,02 
	10 

	39-01-014-12
	      500-560 мм, толщина стенки до 40 мм
	254,45 
	121,97 
	130,04 
	0,00 
	2,44 
	12,1 

	39-01-014-13
	      500-560 мм, толщина стенки до 50 мм
	294,15 
	141,12 
	150,21 
	0,00 
	2,82 
	14 

	39-01-014-14
	      500-560 мм, толщина стенки до 60 мм
	332,66 
	161,28 
	168,15 
	0,00 
	3,23 
	16 

	39-01-014-15
	      500-560 мм, толщина стенки до 70 мм
	380,03 
	182,45 
	193,93 
	0,00 
	3,65 
	18,1 

	39-01-014-16
	      500-560 мм, толщина стенки до 90 мм
	429,37 
	206,64 
	218,60 
	0,00 
	4,13 
	20,5 

	39-01-014-17
	      600-630 мм, толщина стенки до 10 мм
	142,21 
	68,54 
	72,30 
	0,00 
	1,37 
	6,8 

	39-01-014-18
	      600-630 мм, толщина стенки до 20 мм
	184,63 
	88,70 
	94,16 
	0,00 
	1,77 
	8,8 

	39-01-014-19
	      600-630 мм, толщина стенки до 30 мм
	237,25 
	113,90 
	121,07 
	0,00 
	2,28 
	11,3 

	39-01-014-20
	      600-630 мм, толщина стенки до 40 мм
	290,79 
	141,12 
	146,85 
	0,00 
	2,82 
	14 

	39-01-014-21
	      600-630 мм, толщина стенки до 50 мм
	332,66 
	161,28 
	168,15 
	0,00 
	3,23 
	16 

	39-01-014-22
	      600-630 мм, толщина стенки до 60 мм
	380,03 
	182,45 
	193,93 
	0,00 
	3,65 
	18,1 

	39-01-014-23
	      600-630 мм, толщина стенки до 70 мм
	429,37 
	206,64 
	218,60 
	0,00 
	4,13 
	20,5 

	39-01-014-24
	      600-630 мм, толщина стенки до 90 мм
	480,86 
	231,84 
	244,38 
	0,00 
	4,64 
	23 

	39-01-014-25
	      720 мм, толщина стенки до 10 мм
	155,11 
	74,59 
	79,03 
	0,00 
	1,49 
	7,4 

	39-01-014-26
	      720 мм, толщина стенки до 20 мм
	208,75 
	100,80 
	105,93 
	0,00 
	2,02 
	10 

	39-01-014-27
	      720 мм, толщина стенки до 30 мм
	281,26 
	135,07 
	143,49 
	0,00 
	2,70 
	13,4 

	39-01-014-28
	      720 мм, толщина стенки до 40 мм
	331,54 
	161,28 
	167,03 
	0,00 
	3,23 
	16 

	39-01-014-29
	      720 мм, толщина стенки до 50 мм
	380,03 
	182,45 
	193,93 
	0,00 
	3,65 
	18,1 

	39-01-014-30
	      720 мм, толщина стенки до 60 мм
	429,37 
	206,64 
	218,60 
	0,00 
	4,13 
	20,5 

	39-01-014-31
	      720 мм, толщина стенки до 70 мм
	498,99 
	241,92 
	252,23 
	0,00 
	4,84 
	24 

	39-01-014-32
	      720 мм, толщина стенки до 90 мм
	545,33 
	262,08 
	278,01 
	0,00 
	5,24 
	26 

	39-01-014-33
	      820-860 мм, толщина стенки до 10 мм
	188,38 
	90,72 
	95,85 
	0,00 
	1,81 
	9 

	39-01-014-34
	      820-860 мм, толщина стенки до 20 мм
	251,17 
	120,96 
	127,79 
	0,00 
	2,42 
	12 

	39-01-014-35
	      820-860 мм, толщина стенки до 30 мм
	320,97 
	154,22 
	163,67 
	0,00 
	3,08 
	15,3 

	39-01-014-36
	      820-860 мм, толщина стенки до 40 мм
	397,13 
	191,52 
	201,78 
	0,00 
	3,83 
	19 

	39-01-014-37
	      820-860 мм, толщина стенки до 50 мм
	443,47 
	211,68 
	227,56 
	0,00 
	4,23 
	21 

	39-01-014-38
	      820-860 мм, толщина стенки до 60 мм
	507,95 
	241,92 
	261,19 
	0,00 
	4,84 
	24 

	39-01-014-39
	      820-860 мм, толщина стенки до 70 мм
	582,70 
	282,24 
	294,82 
	0,00 
	5,64 
	28 

	39-01-014-40
	      820-860 мм, толщина стенки до 80 мм
	665,31 
	322,56 
	336,30 
	0,00 
	6,45 
	32 

	39-01-014-41
	      920-980 мм, толщина стенки до 10 мм
	210,44 
	100,80 
	107,62 
	0,00 
	2,02 
	10 

	39-01-014-42
	      920-980 мм, толщина стенки до 20 мм
	288,55 
	141,12 
	144,61 
	0,00 
	2,82 
	14 

	39-01-014-43
	      920-980 мм, толщина стенки до 30 мм
	359,76 
	171,36 
	184,97 
	0,00 
	3,43 
	17 

	39-01-014-44
	      920-980 мм, толщина стенки до 40 мм
	453,76 
	221,76 
	227,56 
	0,00 
	4,44 
	22 

	39-01-014-45
	      920-980 мм, толщина стенки до 50 мм
	507,95 
	241,92 
	261,19 
	0,00 
	4,84 
	24 

	39-01-014-46
	      920-980 мм, толщина стенки до 60 мм
	582,70 
	282,24 
	294,82 
	0,00 
	5,64 
	28 

	39-01-014-47
	      920-980 мм, толщина стенки до 70 мм
	665,31 
	322,56 
	336,30 
	0,00 
	6,45 
	32 

	39-01-014-48
	      1020-1220 мм, толщина стенки до 10 мм
	268,18 
	131,04 
	134,52 
	0,00 
	2,62 
	13 

	39-01-014-49
	      1020-1220 мм, толщина стенки до 20 мм
	351,91 
	171,36 
	177,12 
	0,00 
	3,43 
	17 

	39-01-014-50
	      1020-1220 мм, толщина стенки до 30 мм
	461,61 
	221,76 
	235,41 
	0,00 
	4,44 
	22 

	39-01-014-51
	      1020-1220 мм, толщина стенки до 40 мм
	563,46 
	272,16 
	285,86 
	0,00 
	5,44 
	27 

	39-01-014-52
	      1420 мм, толщина стенки до 10 мм
	311,16 
	151,20 
	156,94 
	0,00 
	3,02 
	15 

	39-01-014-53
	      1420 мм, толщина стенки до 20 мм
	416,38 
	201,60 
	210,75 
	0,00 
	4,03 
	20 

	39-01-014-54
	      1620 мм, толщина стенки до 10 мм
	351,91 
	171,36 
	177,12 
	0,00 
	3,43 
	17 

	39-01-014-55
	      1620 мм, толщина стенки до 20 мм
	461,61 
	221,76 
	235,41 
	0,00 
	4,44 
	22 

	39-01-014-56
	      1840 мм, толщина стенки до 10 мм
	397,13 
	191,52 
	201,78 
	0,00 
	3,83 
	19 

	39-01-014-57
	      1840 мм, толщина стенки до 20 мм
	526,08 
	252,00 
	269,04 
	0,00 
	5,04 
	25 

	39-01-014-58
	      2020 мм, толщина стенки до 10 мм
	429,37 
	206,64 
	218,60 
	0,00 
	4,13 
	20,5 

	39-01-014-59
	      2020 мм, толщина стенки до 20 мм
	582,70 
	282,24 
	294,82 
	0,00 
	5,64 
	28 

	Таблица 39-01-015. Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из высоколегированных коррозионностойких сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм ((3) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва 

   

	
	Измеритель: 1 стык

	
	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из высоколегированных коррозионностойких сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм ((3) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода:


	39-01-015-01
	      22 мм, толщина стенки до 3 мм
	2,46 
	1,21 
	1,23 
	0,00 
	0,02 
	0,12 

	39-01-015-02
	      22 мм, толщина стенки до 6 мм
	2,69 
	1,31 
	1,35 
	0,00 
	0,03 
	0,13 

	39-01-015-03
	      25-36 мм, толщина стенки до 4 мм
	4,08 
	2,02 
	2,02 
	0,00 
	0,04 
	0,2 

	39-01-015-04
	      25-36 мм, толщина стенки до 8 мм
	4,84 
	2,32 
	2,47 
	0,00 
	0,05 
	0,23 

	39-01-015-05
	      38-48 мм, толщина стенки до 4 мм
	5,26 
	2,52 
	2,69 
	0,00 
	0,05 
	0,25 

	39-01-015-06
	      38-48 мм, толщина стенки до 8 мм
	6,43 
	3,12 
	3,25 
	0,00 
	0,06 
	0,31 

	39-01-015-07
	      50-63 мм, толщина стенки до 4 мм
	7,09 
	3,43 
	3,59 
	0,00 
	0,07 
	0,34 

	39-01-015-08
	      50-63 мм, толщина стенки до 8 мм
	8,37 
	4,03 
	4,26 
	0,00 
	0,08 
	0,4 

	39-01-015-09
	      70-89 мм, толщина стенки до 6 мм
	8,79 
	4,23 
	4,48 
	0,00 
	0,08 
	0,42 

	39-01-015-10
	      70-89 мм, толщина стенки до 10 мм
	10,41 
	5,04 
	5,27 
	0,00 
	0,10 
	0,5 

	39-01-015-11
	      70-89 мм, толщина стенки до 20 мм
	14,28 
	6,85 
	7,29 
	0,00 
	0,14 
	0,68 

	39-01-015-12
	      102-114 мм, толщина стенки до 6 мм
	11,27 
	5,44 
	5,72 
	0,00 
	0,11 
	0,54 

	39-01-015-13
	      102-114 мм, толщина стенки до 10 мм
	13,21 
	6,35 
	6,73 
	0,00 
	0,13 
	0,63 

	39-01-015-14
	      102-114 мм, толщина стенки до 20 мм
	18,67 
	9,07 
	9,42 
	0,00 
	0,18 
	0,9 

	39-01-015-15
	      121-133 мм, толщина стенки до 6 мм
	12,56 
	6,05 
	6,39 
	0,00 
	0,12 
	0,6 

	39-01-015-16
	      121-133 мм, толщина стенки до 10 мм
	15,46 
	7,46 
	7,85 
	0,00 
	0,15 
	0,74 

	39-01-015-17
	      121-133 мм, толщина стенки до 20 мм
	21,27 
	10,08 
	10,99 
	0,00 
	0,20 
	1 

	39-01-015-18
	      159-194 мм, толщина стенки до 6 мм
	18,67 
	9,07 
	9,42 
	0,00 
	0,18 
	0,9 

	39-01-015-19
	      159-194 мм, толщина стенки до 10 мм
	23,08 
	11,09 
	11,77 
	0,00 
	0,22 
	1,1 

	39-01-015-20
	      159-194 мм, толщина стенки до 20 мм
	31,11 
	15,12 
	15,69 
	0,00 
	0,30 
	1,5 

	39-01-015-21
	      219-245 мм, толщина стенки до 6 мм
	20,07 
	9,68 
	10,20 
	0,00 
	0,19 
	0,96 

	39-01-015-22
	      219-245 мм, толщина стенки до 10 мм
	23,08 
	11,09 
	11,77 
	0,00 
	0,22 
	1,1 

	39-01-015-23
	      219-245 мм, толщина стенки до 20 мм
	31,90 
	15,12 
	16,48 
	0,00 
	0,30 
	1,5 

	39-01-015-24
	      219-245 мм, толщина стенки до 30 мм
	41,75 
	20,16 
	21,19 
	0,00 
	0,40 
	2 

	39-01-015-25
	      219-245 мм, толщина стенки до 40 мм
	49,78 
	24,19 
	25,11 
	0,00 
	0,48 
	2,4 

	39-01-015-26
	      273-299 мм, толщина стенки до 6 мм
	23,08 
	11,09 
	11,77 
	0,00 
	0,22 
	1,1 

	39-01-015-27
	      273-299 мм, толщина стенки до 10 мм
	27,48 
	13,10 
	14,12 
	0,00 
	0,26 
	1,3 

	39-01-015-28
	      273-299 мм, толщина стенки до 20 мм
	37,33 
	18,14 
	18,83 
	0,00 
	0,36 
	1,8 

	39-01-015-29
	      273-299 мм, толщина стенки до 30 мм
	47,97 
	23,18 
	24,33 
	0,00 
	0,46 
	2,3 

	39-01-015-30
	      273-299 мм, толщина стенки до 40 мм
	58,60 
	28,22 
	29,82 
	0,00 
	0,56 
	2,8 

	39-01-015-31
	      325 мм, толщина стенки до 6 мм
	23,08 
	11,09 
	11,77 
	0,00 
	0,22 
	1,1 

	39-01-015-32
	      325 мм, толщина стенки до 10 мм
	27,48 
	13,10 
	14,12 
	0,00 
	0,26 
	1,3 

	39-01-015-33
	      325 мм, толщина стенки до 20 мм
	39,93 
	19,15 
	20,40 
	0,00 
	0,38 
	1,9 

	39-01-015-34
	      325 мм, толщина стенки до 30 мм
	50,57 
	24,19 
	25,90 
	0,00 
	0,48 
	2,4 

	39-01-015-35
	      325 мм, толщина стенки до 40 мм
	60,41 
	29,23 
	30,60 
	0,00 
	0,58 
	2,9 

	39-01-015-36
	      377 мм, толщина стенки до 10 мм
	31,90 
	15,12 
	16,48 
	0,00 
	0,30 
	1,5 

	39-01-015-37
	      377 мм, толщина стенки до 20 мм
	46,16 
	22,18 
	23,54 
	0,00 
	0,44 
	2,2 

	39-01-015-38
	      377 мм, толщина стенки до 30 мм
	58,60 
	28,22 
	29,82 
	0,00 
	0,56 
	2,8 

	39-01-015-39
	      377 мм, толщина стенки до 40 мм
	72,87 
	35,28 
	36,88 
	0,00 
	0,71 
	3,5 

	39-01-015-40
	      402-426 мм, толщина стенки до 10 мм
	37,33 
	18,14 
	18,83 
	0,00 
	0,36 
	1,8 

	39-01-015-41
	      402-426 мм, толщина стенки до 20 мм
	50,57 
	24,19 
	25,90 
	0,00 
	0,48 
	2,4 

	39-01-015-42
	      402-426 мм, толщина стенки до 30 мм
	64,83 
	31,25 
	32,96 
	0,00 
	0,62 
	3,1 

	39-01-015-43
	      402-426 мм, толщина стенки до 40 мм
	79,09 
	38,30 
	40,02 
	0,00 
	0,77 
	3,8 

	39-01-015-44
	      465-480 мм, толщина стенки до 10 мм
	41,75 
	20,16 
	21,19 
	0,00 
	0,40 
	2 

	39-01-015-45
	      465-480 мм, толщина стенки до 20 мм
	58,60 
	28,22 
	29,82 
	0,00 
	0,56 
	2,8 

	39-01-015-46
	      465-480 мм, толщина стенки до 30 мм
	73,66 
	35,28 
	37,67 
	0,00 
	0,71 
	3,5 

	39-01-015-47
	      465-480 мм, толщина стенки до 40 мм
	90,51 
	43,34 
	46,30 
	0,00 
	0,87 
	4,3 

	39-01-015-48
	      500-560 мм, толщина стенки до 10 мм
	49,78 
	24,19 
	25,11 
	0,00 
	0,48 
	2,4 

	39-01-015-49
	      500-560 мм, толщина стенки до 20 мм
	67,44 
	32,26 
	34,53 
	0,00 
	0,65 
	3,2 

	39-01-015-50
	      500-560 мм, толщина стенки до 30 мм
	84,29 
	40,32 
	43,16 
	0,00 
	0,81 
	4 

	39-01-015-51
	      500-560 мм, толщина стенки до 40 мм
	104,77 
	50,40 
	53,36 
	0,00 
	1,01 
	5 

	39-01-015-52
	      600-630 мм, толщина стенки до 10 мм
	58,60 
	28,22 
	29,82 
	0,00 
	0,56 
	2,8 

	39-01-015-53
	      600-630 мм, толщина стенки до 20 мм
	77,29 
	37,30 
	39,24 
	0,00 
	0,75 
	3,7 

	39-01-015-54
	      600-630 мм, толщина стенки до 30 мм
	96,74 
	46,37 
	49,44 
	0,00 
	0,93 
	4,6 

	39-01-015-55
	      600-630 мм, толщина стенки до 40 мм
	119,03 
	57,46 
	60,42 
	0,00 
	1,15 
	5,7 

	39-01-015-56
	      720 мм, толщина стенки до 10 мм
	63,01 
	30,24 
	32,17 
	0,00 
	0,60 
	3 

	39-01-015-57
	      820-860 мм, толщина стенки до 10 мм
	77,29 
	37,30 
	39,24 
	0,00 
	0,75 
	3,7 

	39-01-015-58
	      920-980 мм, толщина стенки до 10 мм
	86,10 
	41,33 
	43,94 
	0,00 
	0,83 
	4,1 

	39-01-015-59
	      1020-1220 мм, толщина стенки до 10 мм
	106,58 
	51,41 
	54,14 
	0,00 
	1,03 
	5,1 

	Таблица 39-01-016. Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из высоколегированных коррозионностойких сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм ((4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва 

   

	
	Измеритель: 1 стык

	
	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из высоколегированных коррозионностойких сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм ((4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода:

	39-01-016-01
	      22 мм, толщина стенки до 3 мм
	3,32 
	1,61 
	1,68 
	0,00 
	0,03 
	0,16 

	39-01-016-02
	      22 мм, толщина стенки до 6 мм
	3,76 
	1,81 
	1,91 
	0,00 
	0,04 
	0,18 

	39-01-016-03
	      25-36 мм, толщина стенки до 4 мм
	5,68 
	2,72 
	2,91 
	0,00 
	0,05 
	0,27 

	39-01-016-04
	      25-36 мм, толщина стенки до 8 мм
	6,88 
	3,33 
	3,48 
	0,00 
	0,07 
	0,33 

	39-01-016-05
	      38-48 мм, толщина стенки до 4 мм
	7,51 
	3,63 
	3,81 
	0,00 
	0,07 
	0,36 

	39-01-016-06
	      38-48 мм, толщина стенки до 8 мм
	9,02 
	4,33 
	4,60 
	0,00 
	0,09 
	0,43 

	39-01-016-07
	      50-63 мм, толщина стенки до 4 мм
	9,87 
	4,74 
	5,04 
	0,00 
	0,09 
	0,47 

	39-01-016-08
	      50-63 мм, толщина стенки до 8 мм
	11,91 
	5,75 
	6,05 
	0,00 
	0,11 
	0,57 


	39-01-016-09
	      70-89 мм, толщина стенки до 6 мм
	12,56 
	6,05 
	6,39 
	0,00 
	0,12 
	0,6 

	39-01-016-10
	      70-89 мм, толщина стенки до 10 мм
	14,71 
	7,06 
	7,51 
	0,00 
	0,14 
	0,7 

	39-01-016-11
	      70-89 мм, толщина стенки до 20 мм
	20,51 
	9,88 
	10,43 
	0,00 
	0,20 
	0,98 

	39-01-016-12
	      102-114 мм, толщина стенки до 6 мм
	16,10 
	7,76 
	8,18 
	0,00 
	0,16 
	0,77 

	39-01-016-13
	      102-114 мм, толщина стенки до 10 мм
	17,05 
	7,26 
	9,64 
	0,00 
	0,15 
	0,72 

	39-01-016-14
	      102-114 мм, толщина стенки до 20 мм
	26,81 
	13,10 
	13,45 
	0,00 
	0,26 
	1,3 

	39-01-016-15
	      121-133 мм, толщина стенки до 6 мм
	18,03 
	8,67 
	9,19 
	0,00 
	0,17 
	0,86 

	39-01-016-16
	      121-133 мм, толщина стенки до 10 мм
	22,52 
	11,09 
	11,21 
	0,00 
	0,22 
	1,1 

	39-01-016-17
	      121-133 мм, толщина стенки до 20 мм
	31,11 
	15,12 
	15,69 
	0,00 
	0,30 
	1,5 

	39-01-016-18
	      159-194 мм, толщина стенки до 6 мм
	26,81 
	13,10 
	13,45 
	0,00 
	0,26 
	1,3 

	39-01-016-19
	      159-194 мм, толщина стенки до 10 мм
	33,27 
	16,13 
	16,82 
	0,00 
	0,32 
	1,6 

	39-01-016-20
	      159-194 мм, толщина стенки до 20 мм
	44,01 
	21,17 
	22,42 
	0,00 
	0,42 
	2,1 

	39-01-016-21
	      219-245 мм, толщина стенки до 6 мм
	28,96 
	14,11 
	14,57 
	0,00 
	0,28 
	1,4 

	39-01-016-22
	      219-245 мм, толщина стенки до 10 мм
	33,27 
	16,13 
	16,82 
	0,00 
	0,32 
	1,6 

	39-01-016-23
	      219-245 мм, толщина стенки до 20 мм
	46,16 
	22,18 
	23,54 
	0,00 
	0,44 
	2,2 

	39-01-016-24
	      219-245 мм, толщина стенки до 30 мм
	59,05 
	28,22 
	30,27 
	0,00 
	0,56 
	2,8 

	39-01-016-25
	      219-245 мм, толщина стенки до 40 мм
	70,83 
	34,27 
	35,87 
	0,00 
	0,69 
	3,4 

	39-01-016-26
	      273-299 мм, толщина стенки до 6 мм
	33,27 
	16,13 
	16,82 
	0,00 
	0,32 
	1,6 

	39-01-016-27
	      273-299 мм, толщина стенки до 10 мм
	39,71 
	19,15 
	20,18 
	0,00 
	0,38 
	1,9 

	39-01-016-28
	      273-299 мм, толщина стенки до 20 мм
	52,60 
	25,20 
	26,90 
	0,00 
	0,50 
	2,5 

	39-01-016-29
	      273-299 мм, толщина стенки до 30 мм
	68,68 
	33,26 
	34,75 
	0,00 
	0,67 
	3,3 

	39-01-016-30
	      273-299 мм, толщина стенки до 40 мм
	83,73 
	40,32 
	42,60 
	0,00 
	0,81 
	4 

	39-01-016-31
	      325 мм, толщина стенки до 6 мм
	33,27 
	16,13 
	16,82 
	0,00 
	0,32 
	1,6 

	39-01-016-32
	      325 мм, толщина стенки до 10 мм
	39,71 
	19,15 
	20,18 
	0,00 
	0,38 
	1,9 

	39-01-016-33
	      325 мм, толщина стенки до 20 мм
	56,91 
	27,22 
	29,15 
	0,00 
	0,54 
	2,7 

	39-01-016-34
	      325 мм, толщина стенки до 30 мм
	72,98 
	35,28 
	36,99 
	0,00 
	0,71 
	3,5 

	39-01-016-35
	      325 мм, толщина стенки до 40 мм
	85,88 
	41,33 
	43,72 
	0,00 
	0,83 
	4,1 

	39-01-016-36
	      377 мм, толщина стенки до 10 мм
	46,16 
	22,18 
	23,54 
	0,00 
	0,44 
	2,2 

	39-01-016-37
	      377 мм, толщина стенки до 20 мм
	66,54 
	32,26 
	33,63 
	0,00 
	0,65 
	3,2 

	39-01-016-38
	      377 мм, толщина стенки до 30 мм
	83,73 
	40,32 
	42,60 
	0,00 
	0,81 
	4 

	39-01-016-39
	      377 мм, толщина стенки до 40 мм
	104,10 
	50,40 
	52,69 
	0,00 
	1,01 
	5 

	39-01-016-40
	      402-426 мм, толщина стенки до 10 мм
	52,60 
	25,20 
	26,90 
	0,00 
	0,50 
	2,5 

	39-01-016-41
	      402-426 мм, толщина стенки до 20 мм
	72,98 
	35,28 
	36,99 
	0,00 
	0,71 
	3,5 

	39-01-016-42
	      402-426 мм, толщина стенки до 30 мм
	92,32 
	44,35 
	47,08 
	0,00 
	0,89 
	4,4 

	39-01-016-43
	      402-426 мм, толщина стенки до 40 мм
	112,69 
	54,43 
	57,17 
	0,00 
	1,09 
	5,4 

	39-01-016-44
	      465-480 мм, толщина стенки до 10 мм
	59,05 
	28,22 
	30,27 
	0,00 
	0,56 
	2,8 

	39-01-016-45
	      465-480 мм, толщина стенки до 20 мм
	83,73 
	40,32 
	42,60 
	0,00 
	0,81 
	4 

	39-01-016-46
	      465-480 мм, толщина стенки до 30 мм
	105,22 
	50,40 
	53,81 
	0,00 
	1,01 
	5 

	39-01-016-47
	      465-480 мм, толщина стенки до 40 мм
	129,89 
	62,50 
	66,14 
	0,00 
	1,25 
	6,2 

	39-01-016-48
	      500-560 мм, толщина стенки до 10 мм
	70,83 
	34,27 
	35,87 
	0,00 
	0,69 
	3,4 

	39-01-016-49
	      500-560 мм, толщина стенки до 20 мм
	96,62 
	46,37 
	49,32 
	0,00 
	0,93 
	4,6 

	39-01-016-50
	      500-560 мм, толщина стенки до 30 мм
	121,29 
	58,46 
	61,66 
	0,00 
	1,17 
	5,8 

	39-01-016-51
	      500-560 мм, толщина стенки до 40 мм
	149,23 
	71,57 
	76,23 
	0,00 
	1,43 
	7,1 

	39-01-016-52
	      600-630 мм, толщина стенки до 10 мм
	83,73 
	40,32 
	42,60 
	0,00 
	0,81 
	4 

	39-01-016-53
	      600-630 мм, толщина стенки до 20 мм
	110,54 
	53,42 
	56,05 
	0,00 
	1,07 
	5,3 

	39-01-016-54
	      600-630 мм, толщина стенки до 30 мм
	138,48 
	66,53 
	70,62 
	0,00 
	1,33 
	6,6 

	39-01-016-55
	      600-630 мм, толщина стенки до 40 мм
	169,60 
	81,65 
	86,32 
	0,00 
	1,63 
	8,1 

	39-01-016-56
	      720 мм, толщина стенки до 10 мм
	90,17 
	43,34 
	45,96 
	0,00 
	0,87 
	4,3 

	39-01-016-57
	      820-860 мм, толщина стенки до 10 мм
	110,54 
	53,42 
	56,05 
	0,00 
	1,07 
	5,3 

	39-01-016-58
	      920-980 мм, толщина стенки до 10 мм
	124,47 
	60,48 
	62,78 
	0,00 
	1,21 
	6 

	39-01-016-59
	      1020-1220 мм, толщина стенки до 10 мм
	152,40 
	73,58 
	77,35 
	0,00 
	1,47 
	7,3 

	Таблица 39-01-017. Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из высоколегированных коррозионностойких сталей до шероховатости не грубее Rz 20 мкм ((5) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва 

   

	
	Измеритель: 1 стык

	
	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из высоколегированных коррозионностойких сталей до шероховатости не грубее Rz 20 мкм ((5) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода:

	39-01-017-01
	      22 мм, толщина стенки до 3 мм
	5,68 
	2,72 
	2,91 
	0,00 
	0,05 
	0,27 

	39-01-017-02
	      22 мм, толщина стенки до 6 мм
	6,43 
	3,12 
	3,25 
	0,00 
	0,06 
	0,31 

	39-01-017-03
	      25-36 мм, толщина стенки до 4 мм
	9,66 
	4,64 
	4,93 
	0,00 
	0,09 
	0,46 

	39-01-017-04
	      25-36 мм, толщина стенки до 8 мм
	11,69 
	5,64 
	5,94 
	0,00 
	0,11 
	0,56 

	39-01-017-05
	      38-48 мм, толщина стенки до 4 мм
	12,77 
	6,15 
	6,50 
	0,00 
	0,12 
	0,61 

	39-01-017-06
	      38-48 мм, толщина стенки до 8 мм
	15,46 
	7,46 
	7,85 
	0,00 
	0,15 
	0,74 

	39-01-017-07
	      50-63 мм, толщина стенки до 4 мм
	16,95 
	8,16 
	8,63 
	0,00 
	0,16 
	0,81 

	39-01-017-08
	      50-63 мм, толщина стенки до 8 мм
	20,29 
	9,78 
	10,31 
	0,00 
	0,20 
	0,97 

	39-01-017-09
	      70-89 мм, толщина стенки до 6 мм
	21,15 
	10,08 
	10,87 
	0,00 
	0,20 
	1 

	39-01-017-10
	      70-89 мм, толщина стенки до 10 мм
	25,12 
	12,10 
	12,78 
	0,00 
	0,24 
	1,2 

	39-01-017-11
	      70-89 мм, толщина стенки до 20 мм
	35,19 
	17,14 
	17,71 
	0,00 
	0,34 
	1,7 

	39-01-017-12
	      102-114 мм, толщина стенки до 6 мм
	27,26 
	13,10 
	13,90 
	0,00 
	0,26 
	1,3 

	39-01-017-13
	      102-114 мм, толщина стенки до 10 мм
	31,79 
	15,12 
	16,37 
	0,00 
	0,30 
	1,5 

	39-01-017-14
	      102-114 мм, толщина стенки до 20 мм
	44,46 
	21,17 
	22,87 
	0,00 
	0,42 
	2,1 

	39-01-017-15
	      121-133 мм, толщина стенки до 6 мм
	31,00 
	15,12 
	15,58 
	0,00 
	0,30 
	1,5 

	39-01-017-16
	      121-133 мм, толщина стенки до 10 мм
	37,56 
	18,14 
	19,06 
	0,00 
	0,36 
	1,8 

	39-01-017-17
	      121-133 мм, толщина стенки до 20 мм
	52,38 
	25,20 
	26,68 
	0,00 
	0,50 
	2,5 

	39-01-017-18
	      159-194 мм, толщина стенки до 6 мм
	44,46 
	21,17 
	22,87 
	0,00 
	0,42 
	2,1 

	39-01-017-19
	      159-194 мм, толщина стенки до 10 мм
	56,35 
	27,22 
	28,59 
	0,00 
	0,54 
	2,7 

	39-01-017-20
	      159-194 мм, толщина стенки до 20 мм
	75,13 
	36,29 
	38,11 
	0,00 
	0,73 
	3,6 

	39-01-017-21
	      219-245 мм, толщина стенки до 6 мм
	48,41 
	23,18 
	24,77 
	0,00 
	0,46 
	2,3 

	39-01-017-22
	      219-245 мм, толщина стенки до 10 мм
	56,35 
	27,22 
	28,59 
	0,00 
	0,54 
	2,7 

	39-01-017-23
	      219-245 мм, толщина стенки до 20 мм
	79,09 
	38,30 
	40,02 
	0,00 
	0,77 
	3,8 

	39-01-017-24
	      219-245 мм, толщина стенки до 30 мм
	100,80 
	48,38 
	51,45 
	0,00 
	0,97 
	4,8 

	39-01-017-25
	      219-245 мм, толщина стенки до 40 мм
	119,59 
	57,46 
	60,98 
	0,00 
	1,15 
	5,7 

	39-01-017-26
	      273-299 мм, толщина стенки до 6 мм
	56,35 
	27,22 
	28,59 
	0,00 
	0,54 
	2,7 

	39-01-017-27
	      273-299 мм, толщина стенки до 10 мм
	67,21 
	32,26 
	34,30 
	0,00 
	0,65 
	3,2 

	39-01-017-28
	      273-299 мм, толщина стенки до 20 мм
	89,95 
	43,34 
	45,74 
	0,00 
	0,87 
	4,3 

	39-01-017-29
	      273-299 мм, толщина стенки до 30 мм
	115,63 
	55,44 
	59,08 
	0,00 
	1,11 
	5,5 

	39-01-017-30
	      273-299 мм, толщина стенки до 40 мм
	142,33 
	68,54 
	72,42 
	0,00 
	1,37 
	6,8 

	39-01-017-31
	      325 мм, толщина стенки до 6 мм
	56,35 
	27,22 
	28,59 
	0,00 
	0,54 
	2,7 

	39-01-017-32
	      325 мм, толщина стенки до 10 мм
	67,21 
	32,26 
	34,30 
	0,00 
	0,65 
	3,2 

	39-01-017-33
	      325 мм, толщина стенки до 20 мм
	96,85 
	46,37 
	49,55 
	0,00 
	0,93 
	4,6 

	39-01-017-34
	      325 мм, толщина стенки до 30 мм
	123,55 
	59,47 
	62,89 
	0,00 
	1,19 
	5,9 

	39-01-017-35
	      325 мм, толщина стенки до 40 мм
	146,29 
	70,56 
	74,32 
	0,00 
	1,41 
	7 

	39-01-017-36
	      377 мм, толщина стенки до 10 мм
	79,09 
	38,30 
	40,02 
	0,00 
	0,77 
	3,8 

	39-01-017-37
	      377 мм, толщина стенки до 20 мм
	112,69 
	54,43 
	57,17 
	0,00 
	1,09 
	5,4 

	39-01-017-38
	      377 мм, толщина стенки до 30 мм
	142,33 
	68,54 
	72,42 
	0,00 
	1,37 
	6,8 

	39-01-017-39
	      377 мм, толщина стенки  до 40 мм
	175,93 
	84,67 
	89,57 
	0,00 
	1,69 
	8,4 

	39-01-017-40
	      402-426 мм, толщина стенки до 10 мм
	89,95 
	43,34 
	45,74 
	0,00 
	0,87 
	4,3 

	39-01-017-41
	      402-426 мм, толщина стенки до 20 мм
	123,55 
	59,47 
	62,89 
	0,00 
	1,19 
	5,9 

	39-01-017-42
	      402-426 мм, толщина стенки до 30 мм
	157,15 
	75,60 
	80,04 
	0,00 
	1,51 
	7,5 

	39-01-017-43
	      402-426 мм, толщина стенки до 40 мм
	190,75 
	91,73 
	97,19 
	0,00 
	1,83 
	9,1 

	39-01-017-44
	      465-480 мм, толщина стенки до 10 мм
	100,80 
	48,38 
	51,45 
	0,00 
	0,97 
	4,8 

	39-01-017-45
	      465-480 мм, толщина стенки до 20 мм
	142,33 
	68,54 
	72,42 
	0,00 
	1,37 
	6,8 

	39-01-017-46
	      465-480 мм, толщина стенки до 30 мм
	179,89 
	86,69 
	91,47 
	0,00 
	1,73 
	8,6 

	39-01-017-47
	      465-480 мм, толщина стенки до 40 мм
	220,06 
	105,84 
	112,10 
	0,00 
	2,12 
	10,5 

	39-01-017-48
	      500-560 мм, толщина стенки до 10 мм
	119,59 
	57,46 
	60,98 
	0,00 
	1,15 
	5,7 

	39-01-017-49
	      500-560 мм, толщина стенки до 20 мм
	165,07 
	79,63 
	83,85 
	0,00 
	1,59 
	7,9 

	39-01-017-50
	      500-560 мм, толщина стенки до 30 мм
	205,57 
	98,78 
	104,81 
	0,00 
	1,98 
	9,8 

	39-01-017-51
	      500-560 мм, толщина стенки до 40 мм
	254,45 
	121,97 
	130,04 
	0,00 
	2,44 
	12,1 

	39-01-017-52
	      600-630 мм, толщина стенки до 10 мм
	142,33 
	68,54 
	72,42 
	0,00 
	1,37 
	6,8 

	39-01-017-53
	      600-630 мм, толщина стенки до 20 мм
	187,82 
	90,72 
	95,29 
	0,00 
	1,81 
	9 

	39-01-017-54
	      600-630 мм, толщина стенки до 30 мм
	236,13 
	113,90 
	119,95 
	0,00 
	2,28 
	11,3 

	39-01-017-55
	      600-630 мм, толщина стенки до 40 мм
	287,71 
	138,10 
	146,85 
	0,00 
	2,76 
	13,7 

	39-01-017-56
	      720 мм, толщина стенки до 10 мм
	153,18 
	73,58 
	78,13 
	0,00 
	1,47 
	7,3 

	39-01-017-57
	      820-860 мм, толщина стенки до 10 мм
	186,79 
	89,71 
	95,29 
	0,00 
	1,79 
	8,9 

	39-01-017-58
	      920-980 мм, толщина стенки до 10 мм
	209,54 
	100,80 
	106,72 
	0,00 
	2,02 
	10 

	39-01-017-59
	      1020-1220 мм, толщина стенки до 10 мм
	257,62 
	123,98 
	131,16 
	0,00 
	2,48 
	12,3 

	Таблица 39-01-018. Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из высоколегированных коррозионностойких сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм ((3) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва 

   

	
	Измеритель: 1 стык

	
	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из высоколегированных коррозионностойких сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм ((3) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода:

	39-01-018-01
	      22 мм, толщина стенки до 3 мм
	4,84 
	2,32 
	2,47 
	0,00 
	0,05 
	0,23 

	39-01-018-02
	      22 мм, толщина стенки до 6 мм
	5,26 
	2,52 
	2,69 
	0,00 
	0,05 
	0,25 

	39-01-018-03
	      25-36 мм, толщина стенки до 4 мм
	7,72 
	3,73 
	3,92 
	0,00 
	0,07 
	0,37 

	39-01-018-04
	      25-36 мм, толщина стенки до 8 мм
	9,02 
	4,33 
	4,60 
	0,00 
	0,09 
	0,43 

	39-01-018-05
	      38-48 мм, толщина стенки до 4 мм
	10,73 
	5,14 
	5,49 
	0,00 
	0,10 
	0,51 

	39-01-018-06
	      38-48 мм, толщина стенки до 8 мм
	12,77 
	6,15 
	6,50 
	0,00 
	0,12 
	0,61 

	39-01-018-07
	      50-63 мм, толщина стенки до 4 мм
	14,28 
	6,85 
	7,29 
	0,00 
	0,14 
	0,68 

	39-01-018-08
	      50-63 мм, толщина стенки до 8 мм
	16,74 
	8,06 
	8,52 
	0,00 
	0,16 
	0,8 

	39-01-018-09
	      70-89 мм, толщина стенки до 6 мм
	17,40 
	8,37 
	8,86 
	0,00 
	0,17 
	0,83 

	39-01-018-10
	      70-89 мм, толщина стенки до 10 мм
	21,04 
	10,08 
	10,76 
	0,00 
	0,20 
	1 

	39-01-018-11
	      70-89 мм, толщина стенки до 20 мм
	27,71 
	13,10 
	14,35 
	0,00 
	0,26 
	1,3 

	39-01-018-12
	      102-114 мм, толщина стенки до 6 мм
	22,97 
	11,09 
	11,66 
	0,00 
	0,22 
	1,1 

	39-01-018-13
	      102-114 мм, толщина стенки до 10 мм
	26,81 
	13,10 
	13,45 
	0,00 
	0,26 
	1,3 

	39-01-018-14
	      102-114 мм, толщина стенки до 20 мм
	35,42 
	17,14 
	17,94 
	0,00 
	0,34 
	1,7 

	39-01-018-15
	      121-133 мм, толщина стенки до 6 мм
	26,81 
	13,10 
	13,45 
	0,00 
	0,26 
	1,3 

	39-01-018-16
	      121-133 мм, толщина стенки до 10 мм
	31,56 
	15,12 
	16,14 
	0,00 
	0,30 
	1,5 

	39-01-018-17
	      121-133 мм, толщина стенки до 20 мм
	42,08 
	20,16 
	21,52 
	0,00 
	0,40 
	2 

	39-01-018-18
	      159-194 мм, толщина стенки до 6 мм
	37,33 
	18,14 
	18,83 
	0,00 
	0,36 
	1,8 

	39-01-018-19
	      159-194 мм, толщина стенки до 10 мм
	45,94 
	22,18 
	23,32 
	0,00 
	0,44 
	2,2 

	39-01-018-20
	      159-194 мм, толщина стенки до 20 мм
	60,30 
	29,23 
	30,49 
	0,00 
	0,58 
	2,9 

	39-01-018-21
	      219-245 мм, толщина стенки до 6 мм
	39,26 
	19,15 
	19,73 
	0,00 
	0,38 
	1,9 

	39-01-018-22
	      219-245 мм, толщина стенки до 10 мм
	45,94 
	22,18 
	23,32 
	0,00 
	0,44 
	2,2 

	39-01-018-23
	      219-245 мм, толщина стенки до 20 мм
	61,20 
	29,23 
	31,39 
	0,00 
	0,58 
	2,9 

	39-01-018-24
	      219-245 мм, толщина стенки до 30 мм
	81,35 
	39,31 
	41,25 
	0,00 
	0,79 
	3,9 

	39-01-018-25
	      219-245 мм, толщина стенки до 40 мм
	96,62 
	46,37 
	49,32 
	0,00 
	0,93 
	4,6 

	39-01-018-26
	      273-299 мм, толщина стенки до 6 мм
	45,94 
	22,18 
	23,32 
	0,00 
	0,44 
	2,2 

	39-01-018-27
	      273-299 мм, толщина стенки до 10 мм
	56,46 
	27,22 
	28,70 
	0,00 
	0,54 
	2,7 

	39-01-018-28
	      273-299 мм, толщина стенки до 20 мм
	71,73 
	34,27 
	36,77 
	0,00 
	0,69 
	3,4 

	39-01-018-29
	      273-299 мм, толщина стенки до 30 мм
	94,70 
	45,36 
	48,43 
	0,00 
	0,91 
	4,5 

	39-01-018-30
	      273-299 мм, толщина стенки до 40 мм
	115,74 
	55,44 
	59,19 
	0,00 
	1,11 
	5,5 

	39-01-018-31
	      325 мм, толщина стенки до 6 мм
	47,85 
	23,18 
	24,21 
	0,00 
	0,46 
	2,3 

	39-01-018-32
	      325 мм, толщина стенки до 10 мм
	58,37 
	28,22 
	29,59 
	0,00 
	0,56 
	2,8 

	39-01-018-33
	      325 мм, толщина стенки до 20 мм
	79,43 
	38,30 
	40,36 
	0,00 
	0,77 
	3,8 

	39-01-018-34
	      325 мм, толщина стенки до 30 мм
	102,39 
	49,39 
	52,01 
	0,00 
	0,99 
	4,9 

	39-01-018-35
	      325 мм, толщина стенки до 40 мм
	121,51 
	58,46 
	61,88 
	0,00 
	1,17 
	5,8 

	39-01-018-36
	      377 мм, толщина стенки до 10 мм
	66,99 
	32,26 
	34,08 
	0,00 
	0,65 
	3,2 

	39-01-018-37
	      377 мм, толщина стенки до 20 мм
	91,87 
	44,35 
	46,63 
	0,00 
	0,89 
	4,4 

	39-01-018-38
	      377 мм, толщина стенки до 30 мм
	117,67 
	56,45 
	60,09 
	0,00 
	1,13 
	5,6 

	39-01-018-39
	      377 мм, толщина стенки до 40 мм
	144,48 
	69,55 
	73,54 
	0,00 
	1,39 
	6,9 

	39-01-018-40
	      402-426 мм, толщина стенки до 10 мм
	75,58 
	36,29 
	38,56 
	0,00 
	0,73 
	3,6 

	39-01-018-41
	      402-426 мм, толщина стенки до 20 мм
	102,39 
	49,39 
	52,01 
	0,00 
	0,99 
	4,9 

	39-01-018-42
	      402-426 мм, толщина стенки до 30 мм
	132,03 
	63,50 
	67,26 
	0,00 
	1,27 
	6,3 

	39-01-018-43
	      402-426 мм, толщина стенки до 40 мм
	158,85 
	76,61 
	80,71 
	0,00 
	1,53 
	7,6 

	39-01-018-44
	      465-480 мм, толщина стенки до 10 мм
	86,10 
	41,33 
	43,94 
	0,00 
	0,83 
	4,1 

	39-01-018-45
	      465-480 мм, толщина стенки до 20 мм
	115,74 
	55,44 
	59,19 
	0,00 
	1,11 
	5,5 

	39-01-018-46
	      465-480 мм, толщина стенки до 30 мм
	149,23 
	71,57 
	76,23 
	0,00 
	1,43 
	7,1 

	39-01-018-47
	      465-480 мм, толщина стенки до 40 мм
	184,63 
	88,70 
	94,16 
	0,00 
	1,77 
	8,8 

	39-01-018-48
	      500-560 мм, толщина стенки до 10 мм
	100,47 
	48,38 
	51,12 
	0,00 
	0,97 
	4,8 

	39-01-018-49
	      500-560 мм, толщина стенки до 20 мм
	135,88 
	65,52 
	69,05 
	0,00 
	1,31 
	6,5 

	39-01-018-50
	      500-560 мм, толщина стенки до 30 мм
	174,11 
	83,66 
	88,78 
	0,00 
	1,67 
	8,3 

	39-01-018-51
	      500-560 мм, толщина стенки до 40 мм
	211,47 
	101,81 
	107,62 
	0,00 
	2,04 
	10,1 

	39-01-018-52
	      600-630 мм, толщина стенки до 10 мм
	117,67 
	56,45 
	60,09 
	0,00 
	1,13 
	5,6 

	39-01-018-53
	      600-630 мм, толщина стенки до 20 мм
	153,07 
	73,58 
	78,02 
	0,00 
	1,47 
	7,3 

	39-01-018-54
	      600-630 мм, толщина стенки до 30 мм
	193,24 
	92,74 
	98,65 
	0,00 
	1,85 
	9,2 

	39-01-018-55
	      600-630 мм, толщина стенки до 40 мм
	237,25 
	113,90 
	121,07 
	0,00 
	2,28 
	11,3 

	39-01-018-56
	      720 мм, толщина стенки до 10 мм
	130,11 
	62,50 
	66,36 
	0,00 
	1,25 
	6,2 

	39-01-018-57
	      820-860 мм, толщина стенки до 10 мм
	156,93 
	75,60 
	79,82 
	0,00 
	1,51 
	7,5 

	39-01-018-58
	      920-980 мм, толщина стенки до 10 мм
	176,04 
	84,67 
	89,68 
	0,00 
	1,69 
	8,4 

	39-01-018-59
	1020-1220 мм, толщина стенки до 10 мм
	220,06 
	105,84 
	112,10 
	0,00 
	2,12 
	10,5 

	Таблица 39-01-019. Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из высоколегированных коррозионностойких сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм ((4) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва 

   

	
	Измеритель: 1 стык

	
	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из высоколегированных коррозионностойких сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм ((4) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода:

	39-01-019-01
	      22 мм, толщина стенки до 3 мм
	5,91 
	2,82 
	3,03 
	0,00 
	0,06 
	0,28 

	39-01-019-02
	      22 мм, толщина стенки до 6 мм
	6,65 
	3,23 
	3,36 
	0,00 
	0,06 
	0,32 

	39-01-019-03
	      25-36 мм, толщина стенки до 4 мм
	9,66 
	4,64 
	4,93 
	0,00 
	0,09 
	0,46 

	39-01-019-04
	      25-36 мм, толщина стенки до 8 мм
	11,27 
	5,44 
	5,72 
	0,00 
	0,11 
	0,54 

	39-01-019-05
	      38-48 мм, толщина стенки до 4 мм
	13,42 
	6,45 
	6,84 
	0,00 
	0,13 
	0,64 

	39-01-019-06
	      38-48 мм, толщина стенки до 8 мм
	15,88 
	7,66 
	8,07 
	0,00 
	0,15 
	0,76 

	39-01-019-07
	      50-63 мм, толщина стенки до 4 мм
	17,82 
	8,57 
	9,08 
	0,00 
	0,17 
	0,85 

	39-01-019-08
	      50-63 мм, толщина стенки до 8 мм
	20,93 
	10,08 
	10,65 
	0,00 
	0,20 
	1 

	39-01-019-09
	      70-89 мм, толщина стенки до 6 мм
	22,41 
	11,09 
	11,10 
	0,00 
	0,22 
	1,1 

	39-01-019-10
	      70-89 мм, толщина стенки до 10 мм
	26,81 
	13,10 
	13,45 
	0,00 
	0,26 
	1,3 

	39-01-019-11
	      70-89 мм, толщина стенки до 20 мм
	35,42 
	17,14 
	17,94 
	0,00 
	0,34 
	1,7 

	39-01-019-12
	      102-114 мм, толщина стенки до 6 мм
	28,96 
	14,11 
	14,57 
	0,00 
	0,28 
	1,4 

	39-01-019-13
	      102-114 мм, толщина стенки до 10 мм
	33,27 
	16,13 
	16,82 
	0,00 
	0,32 
	1,6 

	39-01-019-14
	      102-114 мм, толщина стенки до 20 мм
	44,01 
	21,17 
	22,42 
	0,00 
	0,42 
	2,1 

	39-01-019-15
	      121-133 мм, толщина стенки до 6 мм
	33,27 
	16,13 
	16,82 
	0,00 
	0,32 
	1,6 

	39-01-019-16
	      121-133 мм, толщина стенки до 10 мм
	39,71 
	19,15 
	20,18 
	0,00 
	0,38 
	1,9 

	39-01-019-17
	      121-133 мм, толщина стенки до 20 мм
	52,60 
	25,20 
	26,90 
	0,00 
	0,50 
	2,5 

	39-01-019-18
	      159-194 мм, толщина стенки до 6 мм
	46,16 
	22,18 
	23,54 
	0,00 
	0,44 
	2,2 

	39-01-019-19
	      159-194 мм, толщина стенки до 10 мм
	56,91 
	27,22 
	29,15 
	0,00 
	0,54 
	2,7 

	39-01-019-20
	      159-194 мм, толщина стенки до 20 мм
	75,13 
	36,29 
	38,11 
	0,00 
	0,73 
	3,6 

	39-01-019-21
	      219-245 мм, толщина стенки до 6 мм
	48,30 
	23,18 
	24,66 
	0,00 
	0,46 
	2,3 

	39-01-019-22
	      219-245 мм, толщина стенки до 10 мм
	56,91 
	27,22 
	29,15 
	0,00 
	0,54 
	2,7 

	39-01-019-23
	      219-245 мм, толщина стенки до 20 мм
	77,29 
	37,30 
	39,24 
	0,00 
	0,75 
	3,7 

	39-01-019-24
	      219-245 мм, толщина стенки до 30 мм
	100,92 
	48,38 
	51,57 
	0,00 
	0,97 
	4,8 

	39-01-019-25
	      219-245 мм, толщина стенки до 40 мм
	121,29 
	58,46 
	61,66 
	0,00 
	1,17 
	5,8 

	39-01-019-26
	      273-299 мм, толщина стенки до 6 мм
	56,91 
	27,22 
	29,15 
	0,00 
	0,54 
	2,7 

	39-01-019-27
	      273-299 мм, толщина стенки до 10 мм
	70,83 
	34,27 
	35,87 
	0,00 
	0,69 
	3,4 

	39-01-019-28
	      273-299 мм, толщина стенки до 20 мм
	90,17 
	43,34 
	45,96 
	0,00 
	0,87 
	4,3 

	39-01-019-29
	      273-299 мм, толщина стенки до 30 мм
	119,14 
	57,46 
	60,53 
	0,00 
	1,15 
	5,7 

	39-01-019-30
	      273-299 мм, толщина стенки до 40 мм
	145,96 
	70,56 
	73,99 
	0,00 
	1,41 
	7 

	39-01-019-31
	      325 мм, толщина стенки до 6 мм
	59,05 
	28,22 
	30,27 
	0,00 
	0,56 
	2,8 

	39-01-019-32
	      325 мм, толщина стенки до 10 мм
	72,98 
	35,28 
	36,99 
	0,00 
	0,71 
	3,5 

	39-01-019-33
	      325 мм, толщина стенки до  20 мм
	98,78 
	47,38 
	50,45 
	0,00 
	0,95 
	4,7 

	39-01-019-34
	      325 мм, толщина стенки до 30 мм
	127,74 
	61,49 
	65,02 
	0,00 
	1,23 
	6,1 

	39-01-019-35
	      325 мм, толщина стенки до 40 мм
	152,40 
	73,58 
	77,35 
	0,00 
	1,47 
	7,3 

	39-01-019-36
	      377 мм, толщина стенки до 10 мм
	83,73 
	40,32 
	42,60 
	0,00 
	0,81 
	4 

	39-01-019-37
	      377 мм, толщина стенки до 20 мм
	114,84 
	55,44 
	58,29 
	0,00 
	1,11 
	5,5 

	39-01-019-38
	      377 мм, толщина стенки до 30 мм
	147,08 
	70,56 
	75,11 
	0,00 
	1,41 
	7 

	39-01-019-39
	      377 мм, толщина стенки до 40 мм
	180,34 
	86,69 
	91,92 
	0,00 
	1,73 
	8,6 

	39-01-019-40
	      402-426 мм, толщина стенки до 10 мм
	94,47 
	45,36 
	48,20 
	0,00 
	0,91 
	4,5 

	39-01-019-41
	      402-426 мм, толщина стенки до 20 мм
	127,74 
	61,49 
	65,02 
	0,00 
	1,23 
	6,1 

	39-01-019-42
	      402-426 мм, толщина стенки до 30 мм
	166,33 
	80,64 
	84,08 
	0,00 
	1,61 
	8 

	39-01-019-43
	      402-426 мм, толщина стенки до 40 мм
	198,57 
	95,76 
	100,89 
	0,00 
	1,92 
	9,5 

	39-01-019-44
	      465-480 мм, толщина стенки до 10 мм
	108,40 
	52,42 
	54,93 
	0,00 
	1,05 
	5,2 

	39-01-019-45
	      465-480 мм, толщина стенки до 20 мм
	145,96 
	70,56 
	73,99 
	0,00 
	1,41 
	7 

	39-01-019-46
	      465-480 мм, толщина стенки до 30 мм
	187,82 
	90,72 
	95,29 
	0,00 
	1,81 
	9 

	39-01-019-47
	      465-480 мм, толщина стенки до 40 мм
	230,81 
	110,88 
	117,71 
	0,00 
	2,22 
	11 

	39-01-019-48
	      500-560 мм, толщина стенки до 10
	125,59 
	60,48 
	63,90 
	0,00 
	1,21 
	6 

	39-01-019-49
	      500-560 мм, толщина стенки до 20
	169,60 
	81,65 
	86,32 
	0,00 
	1,63 
	8,1 

	39-01-019-50
	      500-560 мм, толщина стенки до 30
	217,91 
	104,83 
	110,98 
	0,00 
	2,10 
	10,4 

	39-01-019-51
	      500-560 мм, толщина стенки до 40
	264,07 
	127,01 
	134,52 
	0,00 
	2,54 
	12,6 

	39-01-019-52
	      600-630, толщина стенки до 10 мм
	147,08 
	70,56 
	75,11 
	0,00 
	1,41 
	7 

	39-01-019-53
	      600-630, толщина стенки до 20 мм
	190,06 
	90,72 
	97,53 
	0,00 
	1,81 
	9 

	39-01-019-54
	      600-630, толщина стенки до 30 мм
	242,58 
	116,93 
	123,31 
	0,00 
	2,34 
	11,6 

	39-01-019-55
	      600-630, толщина стенки до 40 мм
	297,34 
	143,14 
	151,34 
	0,00 
	2,86 
	14,2 

	39-01-019-56
	      720 мм, толщина стенки до 10 мм
	163,14 
	78,62 
	82,95 
	0,00 
	1,57 
	7,8 

	39-01-019-57
	      820-860 мм, толщина стенки до 10 мм
	196,42 
	94,75 
	99,77 
	0,00 
	1,90 
	9,4 

	39-01-019-58
	      920-980 мм, толщина стенки до 10 мм
	220,06 
	105,84 
	112,10 
	0,00 
	2,12 
	10,5 

	39-01-019-59
	      1020-1220 мм, толщина стенки до 10 мм
	274,82 
	132,05 
	140,13 
	0,00 
	2,64 
	13,1 

	Таблица 39-01-020. Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из высоколегированных коррозионностойких сталей до шероховатости не грубее Rz 20 мкм ((5) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва 

   

	
	Измеритель: 1 стык

	
	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из высоколегированных коррозионностойких сталей до шероховатости не грубее Rz 20 мкм ((5) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода:

	39-01-020-01
	      22 мм, толщина стенки до 3 мм
	9,02 
	4,33 
	4,60 
	0,00 
	0,09 
	0,43 

	39-01-020-02
	      22 мм, толщина стенки до 6 мм
	9,87 
	4,74 
	5,04 
	0,00 
	0,09 
	0,47 

	39-01-020-03
	      25-36 мм, толщина стенки до 4 мм
	14,60 
	7,06 
	7,40 
	0,00 
	0,14 
	0,7 

	39-01-020-04
	      25-36 мм, толщина стенки до 8 мм
	16,95 
	8,16 
	8,63 
	0,00 
	0,16 
	0,81 

	39-01-020-05
	      38-48 мм, толщина стенки до 4 мм
	20,29 
	9,78 
	10,31 
	0,00 
	0,20 
	0,97 

	39-01-020-06
	      38-48 мм, толщина стенки до 8 мм
	23,42 
	11,09 
	12,11 
	0,00 
	0,22 
	1,1 

	39-01-020-07
	      50-63 мм, толщина стенки до 4 мм
	27,04 
	13,10 
	13,68 
	0,00 
	0,26 
	1,3 

	39-01-020-08
	      50-63 мм, толщина стенки до 8 мм
	31,45 
	15,12 
	16,03 
	0,00 
	0,30 
	1,5 

	39-01-020-09
	      70-89 мм, толщина стенки до 6 мм
	33,15 
	16,13 
	16,70 
	0,00 
	0,32 
	1,6 

	39-01-020-10
	      70-89 мм, толщина стенки до 10 мм
	39,71 
	19,15 
	20,18 
	0,00 
	0,38 
	1,9 

	39-01-020-11
	      70-89 мм, толщина стенки до 20 мм
	52,60 
	25,20 
	26,90 
	0,00 
	0,50 
	2,5 

	39-01-020-12
	      102-114 мм, толщина стенки до 6 мм
	43,45 
	21,17 
	21,86 
	0,00 
	0,42 
	2,1 

	39-01-020-13
	      102-114 мм, толщина стенки до 10 мм
	49,89 
	24,19 
	25,22 
	0,00 
	0,48 
	2,4 

	39-01-020-14
	      102-114 мм, толщина стенки до 20 мм
	66,54 
	32,26 
	33,63 
	0,00 
	0,65 
	3,2 

	39-01-020-15
	      121-133 мм, толщина стенки до 6 мм
	49,89 
	24,19 
	25,22 
	0,00 
	0,48 
	2,4 

	39-01-020-16
	      121-133 мм, толщина стенки до 10 мм
	59,05 
	28,22 
	30,27 
	0,00 
	0,56 
	2,8 

	39-01-020-17
	      121-133 мм, толщина стенки до 20 мм
	79,43 
	38,30 
	40,36 
	0,00 
	0,77 
	3,8 

	39-01-020-18
	      159-194 мм, толщина стенки до 6 мм
	69,24 
	33,26 
	35,31 
	0,00 
	0,67 
	3,3 

	39-01-020-19
	      159-194 мм, толщина стенки до 10 мм
	85,88 
	41,33 
	43,72 
	0,00 
	0,83 
	4,1 

	39-01-020-20
	      159-194 мм, толщина стенки до 20 мм
	112,69 
	54,43 
	57,17 
	0,00 
	1,09 
	5,4 

	39-01-020-21
	      219-245 мм, толщина стенки до 6 мм
	72,98 
	35,28 
	36,99 
	0,00 
	0,71 
	3,5 

	39-01-020-22
	      219-245 мм, толщина стенки до 10 мм
	85,88 
	41,33 
	43,72 
	0,00 
	0,83 
	4,1 

	39-01-020-23
	      219-245 мм, толщина стенки до 20 мм
	115,40 
	55,44 
	58,85 
	0,00 
	1,11 
	5,5 

	39-01-020-24
	      219-245 мм, толщина стенки до 30 мм
	152,40 
	73,58 
	77,35 
	0,00 
	1,47 
	7,3 

	39-01-020-25
	      219-245 мм, толщина стенки до 40 мм
	181,93 
	87,70 
	92,48 
	0,00 
	1,75 
	8,7 

	39-01-020-26
	      273-299 мм, толщина стенки до 6 мм
	85,88 
	41,33 
	43,72 
	0,00 
	0,83 
	4,1 

	39-01-020-27
	      273-299 мм, толщина стенки до 10 мм
	105,22 
	50,40 
	53,81 
	0,00 
	1,01 
	5 

	39-01-020-28
	      273-299 мм, толщина стенки до 20 мм
	135,77 
	65,52 
	68,94 
	0,00 
	1,31 
	6,5 

	39-01-020-29
	      273-299 мм, толщина стенки до 30 мм
	178,19 
	85,68 
	90,80 
	0,00 
	1,71 
	8,5 

	39-01-020-30
	      273-299 мм, толщина стенки до 40 мм
	217,91 
	104,83 
	110,98 
	0,00 
	2,10 
	10,4 

	39-01-020-31
	      325 мм, толщина стенки до 6 мм
	89,61 
	43,34 
	45,40 
	0,00 
	0,87 
	4,3 

	39-01-020-32
	      325 мм, толщина стенки до 10 мм
	108,96 
	52,42 
	55,49 
	0,00 
	1,05 
	5,2 

	39-01-020-33
	      325 мм, толщина стенки до 20 мм
	148,67 
	71,57 
	75,67 
	0,00 
	1,43 
	7,1 

	39-01-020-34
	      325 мм, толщина стенки до 30 мм
	191,09 
	91,73 
	97,53 
	0,00 
	1,83 
	9,1 

	39-01-020-35
	      325 мм, толщина стенки до 40 мм
	229,68 
	110,88 
	116,58 
	0,00 
	2,22 
	11 

	39-01-020-36
	      377 мм, толщина стенки до 10 мм
	125,59 
	60,48 
	63,90 
	0,00 
	1,21 
	6 

	39-01-020-37
	      377 мм, толщина стенки до 20 мм
	171,75 
	82,66 
	87,44 
	0,00 
	1,65 
	8,2 

	39-01-020-38
	      377 мм, толщина стенки до 30 мм
	222,21 
	106,85 
	113,22 
	0,00 
	2,14 
	10,6 

	39-01-020-39
	      377 мм, толщина стенки до 40 мм
	271,54 
	131,04 
	137,88 
	0,00 
	2,62 
	13 

	39-01-020-40
	      402-426 мм, толщина стенки до 10 мм
	142,21 
	68,54 
	72,30 
	0,00 
	1,37 
	6,8 

	39-01-020-41
	      402-426 мм, толщина стенки до 20 мм
	191,09 
	91,73 
	97,53 
	0,00 
	1,83 
	9,1 

	39-01-020-42
	      402-426 мм, толщина стенки до 30 мм
	250,05 
	120,96 
	126,67 
	0,00 
	2,42 
	12 

	39-01-020-43
	      402-426 мм, толщина стенки до 40 мм
	297,34 
	143,14 
	151,34 
	0,00 
	2,86 
	14,2 

	39-01-020-44
	      465-480 мм, толщина стенки до 10 мм
	161,56 
	77,62 
	82,39 
	0,00 
	1,55 
	7,7 

	39-01-020-45
	      465-480 мм, толщина стенки до 20 мм
	217,91 
	104,83 
	110,98 
	0,00 
	2,10 
	10,4 

	39-01-020-46
	      465-480 мм, толщина стенки до 30 мм
	281,26 
	135,07 
	143,49 
	0,00 
	2,70 
	13,4 

	39-01-020-47
	      465-480 мм, толщина стенки до 40 мм
	346,77 
	166,32 
	177,12 
	0,00 
	3,33 
	16,5 

	39-01-020-48
	      500-560 мм, толщина стенки до 10 мм
	188,38 
	90,72 
	95,85 
	0,00 
	1,81 
	9 

	39-01-020-49
	      500-560 мм, толщина стенки до 20 мм
	254,45 
	121,97 
	130,04 
	0,00 
	2,44 
	12,1 

	39-01-020-50
	      500-560 мм, толщина стенки до 30 мм
	327,42 
	157,25 
	167,03 
	0,00 
	3,14 
	15,6 

	39-01-020-51
	      500-560 мм, толщина стенки до 40 мм
	397,13 
	191,52 
	201,78 
	0,00 
	3,83 
	19 

	39-01-020-52
	      600-630 мм, толщина стенки до 10 мм
	222,21 
	106,85 
	113,22 
	0,00 
	2,14 
	10,6 

	39-01-020-53
	      600-630 мм, толщина стенки до 20 мм
	287,71 
	138,10 
	146,85 
	0,00 
	2,76 
	13,7 

	39-01-020-54
	      600-630 мм, толщина стенки до 30 мм
	362,84 
	174,38 
	184,97 
	0,00 
	3,49 
	17,3 

	39-01-020-55
	      600-630 мм, толщина стенки до 40 мм
	446,55 
	214,70 
	227,56 
	0,00 
	4,29 
	21,3 

	39-01-020-56
	      720 мм, толщина стенки 10 мм
	244,73 
	117,94 
	124,43 
	0,00 
	2,36 
	11,7 

	39-01-020-57
	      820-860 мм, толщина стенки до 10 мм
	294,15 
	141,12 
	150,21 
	0,00 
	2,82 
	14 

	39-01-020-58
	      920-980 мм, толщина стенки до 10 мм
	330,60 
	159,26 
	168,15 
	0,00 
	3,19 
	15,8 

	39-01-020-59
	      1020-1220 мм, толщина стенки до 10 мм
	413,30 
	198,58 
	210,75 
	0,00 
	3,97 
	19,7 

	Таблица 39-01-021. Зачистка вручную поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей без снятия выпуклости (усиления) сварного шва 

   

	
	Измеритель: 1 стык

	
	Зачистка вручную поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм ((3) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода:

	39-01-021-01
	      22 мм, толщина стенки до 3 мм
	1,28 
	1,25 
	0,00 
	0,00 
	0,03 
	0,14 

	39-01-021-02
	      22 мм, толщина стенки до 6 мм
	1,46 
	1,43 
	0,00 
	0,00 
	0,03 
	0,16 

	39-01-021-03
	      25-36 мм, толщина стенки до 4 мм
	2,18 
	2,14 
	0,00 
	0,00 
	0,04 
	0,24 

	39-01-021-04
	      25-36 мм, толщина стенки до 8 мм
	2,64 
	2,59 
	0,00 
	0,00 
	0,05 
	0,29 

	39-01-021-05
	      38-48 мм, толщина стенки до 4 мм
	2,46 
	2,41 
	0,00 
	0,00 
	0,05 
	0,27 

	39-01-021-06
	      38-48 мм, толщина стенки до 8 мм
	2,92 
	2,86 
	0,00 
	0,00 
	0,06 
	0,32 

	39-01-021-07
	      38-48 мм, толщина стенки до 12 мм
	3,46 
	3,39 
	0,00 
	0,00 
	0,07 
	0,38 

	39-01-021-08
	      50-63 мм, толщина стенки до 4 мм
	3,27 
	3,21 
	0,00 
	0,00 
	0,06 
	0,36 

	39-01-021-09
	      50-63 мм, толщина стенки до 8 мм
	3,92 
	3,84 
	0,00 
	0,00 
	0,08 
	0,43 

	39-01-021-10
	      50-63 мм, толщина стенки до 14 мм
	4,56 
	4,47 
	0,00 
	0,00 
	0,09 
	0,5 

	39-01-021-11
	      70-89 мм, толщина стенки до 6 мм
	4,38 
	4,29 
	0,00 
	0,00 
	0,09 
	0,48 

	39-01-021-12
	      70-89 мм, толщина стенки до 10 мм
	5,19 
	5,09 
	0,00 
	0,00 
	0,10 
	0,57 

	39-01-021-13
	      70-89 мм, толщина стенки до 20 мм
	6,74 
	6,61 
	0,00 
	0,00 
	0,13 
	0,74 

	
	Зачистка вручную поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм ((4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода:

	39-01-021-14
	      22 мм, толщина стенки до 3 мм
	1,83 
	1,79 
	0,00 
	0,00 
	0,04 
	0,2 

	39-01-021-15
	      22 мм, толщина стенки до 6 мм
	2,09 
	2,05 
	0,00 
	0,00 
	0,04 
	0,23 

	39-01-021-16
	      25-36 мм, толщина стенки до 4 мм
	3,19 
	3,13 
	0,00 
	0,00 
	0,06 
	0,35 

	39-01-021-17
	      25-36 мм, толщина стенки до 8 мм
	3,73 
	3,66 
	0,00 
	0,00 
	0,07 
	0,41 

	39-01-021-18
	      38-48 мм, толщина стенки до 4 мм
	3,55 
	3,48 
	0,00 
	0,00 
	0,07 
	0,39 

	39-01-021-19
	      38-48 мм, толщина стенки до 8 мм
	4,19 
	4,11 
	0,00 
	0,00 
	0,08 
	0,46 

	39-01-021-20
	      38-48 мм, толщина стенки до 12 мм
	4,92 
	4,82 
	0,00 
	0,00 
	0,10 
	0,54 

	39-01-021-21
	      50-63 мм, толщина стенки до 4 мм
	4,64 
	4,55 
	0,00 
	0,00 
	0,09 
	0,51 

	39-01-021-22
	      50-63 мм, толщина стенки до 8 мм
	5,56 
	5,45 
	0,00 
	0,00 
	0,11 
	0,61 

	39-01-021-23
	      50-63 мм, толщина стенки до 14 мм
	6,47 
	6,34 
	0,00 
	0,00 
	0,13 
	0,71 

	39-01-021-24
	      70-89 мм, толщина стенки до 6 мм
	6,19 
	6,07 
	0,00 
	0,00 
	0,12 
	0,68 

	39-01-021-25
	      70-89 мм, толщина стенки до 10 мм
	7,37 
	7,23 
	0,00 
	0,00 
	0,14 
	0,81 

	39-01-021-26
	      70-89 мм, толщина стенки до 20 мм
	10,02 
	9,82 
	0,00 
	0,00 
	0,20 
	1,1 

	
	Зачистка вручную поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 20 мкм ((5) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода:

	39-01-021-27
	      22 мм, толщина стенки до 3 мм
	3,10 
	3,04 
	0,00 
	0,00 
	0,06 
	0,34 

	39-01-021-28
	      22 мм, толщина стенки до 6 мм
	3,55 
	3,48 
	0,00 
	0,00 
	0,07 
	0,39 

	39-01-021-29
	      25-36 мм, толщина стенки до 4 мм
	5,47 
	5,36 
	0,00 
	0,00 
	0,11 
	0,6 

	39-01-021-30
	      25-36 мм, толщина стенки до 8 мм
	6,38 
	6,25 
	0,00 
	0,00 
	0,13 
	0,7 

	39-01-021-31
	      38-48 мм, толщина стенки до 4 мм
	6,01 
	5,89 
	0,00 
	0,00 
	0,12 
	0,66 

	39-01-021-32
	      38-48 мм, толщина стенки до 8 мм
	7,28 
	7,14 
	0,00 
	0,00 
	0,14 
	0,8 

	39-01-021-33
	      38-48 мм, толщина стенки до 12 мм
	8,29 
	8,13 
	0,00 
	0,00 
	0,16 
	0,91 

	39-01-021-34
	      50-63 мм, толщина стенки до 4 мм
	8,02 
	7,86 
	0,00 
	0,00 
	0,16 
	0,88 

	39-01-021-35
	      50-63 мм, толщина стенки до 8 мм
	10,02 
	9,82 
	0,00 
	0,00 
	0,20 
	1,1 

	39-01-021-36
	      50-63 мм, толщина стенки до 14 мм
	11,84 
	11,61 
	0,00 
	0,00 
	0,23 
	1,3 

	39-01-021-37
	      70-89 мм, толщина стенки до 6 мм
	10,93 
	10,72 
	0,00 
	0,00 
	0,21 
	1,2 

	39-01-021-38
	      70-89 мм, толщина стенки до 10 мм
	12,75 
	12,50 
	0,00 
	0,00 
	0,25 
	1,4 

	39-01-021-39
	      70-89 мм, толщина стенки до 20 мм
	16,39 
	16,07 
	0,00 
	0,00 
	0,32 
	1,8 

	Таблица 39-01-022. Зачистка вручную поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей со снятием выпуклости (усиления) сварного шва 

   

	
	Измеритель: 1 стык

	
	Зачистка вручную поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм ((3) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода:

	39-01-022-01
	      22 мм, толщина стенки до 3 мм
	2,55 
	2,50 
	0,00 
	0,00 
	0,05 
	0,28 

	39-01-022-02
	      22 мм, толщина стенки до 6 мм
	2,92 
	2,86 
	0,00 
	0,00 
	0,06 
	0,32 

	39-01-022-03
	      25-36 мм, толщина стенки до 4 мм
	4,38 
	4,29 
	0,00 
	0,00 
	0,09 
	0,48 

	39-01-022-04
	      25-36 мм, толщина стенки до 8 мм
	5,01 
	4,91 
	0,00 
	0,00 
	0,10 
	0,55 

	39-01-022-05
	      38-48 мм, толщина стенки до 4 мм
	4,82 
	4,73 
	0,00 
	0,00 
	0,09 
	0,53 

	39-01-022-06
	      38-48 мм, толщина стенки до 8 мм
	5,65 
	5,54 
	0,00 
	0,00 
	0,11 
	0,62 

	39-01-022-07
	      38-48 мм, толщина стенки до 12 мм
	6,56 
	6,43 
	0,00 
	0,00 
	0,13 
	0,72 

	39-01-022-08
	      50-63 мм, толщина стенки до 4 мм
	6,47 
	6,34 
	0,00 
	0,00 
	0,13 
	0,71 

	39-01-022-09
	      50-63 мм, толщина стенки до 8 мм
	7,47 
	7,32 
	0,00 
	0,00 
	0,15 
	0,82 

	39-01-022-10
	      50-63 мм, толщина стенки до 14 мм
	8,47 
	8,30 
	0,00 
	0,00 
	0,17 
	0,93 

	39-01-022-11
	      70-89 мм, толщина стенки до 6 мм
	8,38 
	8,22 
	0,00 
	0,00 
	0,16 
	0,92 

	39-01-022-12
	      70-89 мм, толщина стенки до 10 мм
	10,02 
	9,82 
	0,00 
	0,00 
	0,20 
	1,1 

	39-01-022-13
	      70-89 мм, толщина стенки до 20 мм
	12,75 
	12,50 
	0,00 
	0,00 
	0,25 
	1,4 

	
	Зачистка вручную поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм ((4) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода:

	39-01-022-14
	      22 мм, толщина стенки до 3 мм
	3,19 
	3,13 
	0,00 
	0,00 
	0,06 
	0,35 

	39-01-022-15
	      22 мм, толщина стенки до 6 мм
	3,64 
	3,57 
	0,00 
	0,00 
	0,07 
	0,4 

	39-01-022-16
	      25-36 мм, толщина стенки до 4 мм
	5,47 
	5,36 
	0,00 
	0,00 
	0,11 
	0,6 

	39-01-022-17
	      25-36 мм, толщина стенки до 8 мм
	6,38 
	6,25 
	0,00 
	0,00 
	0,13 
	0,7 

	39-01-022-18
	      38-48 мм, толщина стенки до 4 мм
	6,01 
	5,89 
	0,00 
	0,00 
	0,12 
	0,66 

	39-01-022-19
	      38-48 мм, толщина стенки до 8 мм
	7,28 
	7,14 
	0,00 
	0,00 
	0,14 
	0,8 

	39-01-022-20
	      38-48 мм, толщина стенки до 12 мм
	8,20 
	8,04 
	0,00 
	0,00 
	0,16 
	0,9 

	39-01-022-21
	      50-63 мм, толщина стенки до 4 мм
	8,02 
	7,86 
	0,00 
	0,00 
	0,16 
	0,88 

	39-01-022-22
	      50-63 мм, толщина стенки до 8 мм
	9,11 
	8,93 
	0,00 
	0,00 
	0,18 
	1 

	39-01-022-23
	      50-63 мм, толщина стенки до 14 мм
	11,84 
	11,61 
	0,00 
	0,00 
	0,23 
	1,3 

	39-01-022-24
	      70-89 мм, толщина стенки до 6 мм
	10,93 
	10,72 
	0,00 
	0,00 
	0,21 
	1,2 

	39-01-022-25
	      70-89 мм, толщина стенки до 10 мм
	12,75 
	12,50 
	0,00 
	0,00 
	0,25 
	1,4 

	39-01-022-26
	      70-89 мм, толщина стенки до 20 мм
	15,48 
	15,18 
	0,00 
	0,00 
	0,30 
	1,7 

	
	Зачистка вручную поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz20 мкм ((5) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода:

	39-01-022-27
	      22 мм, толщина стенки до 3 мм
	4,73 
	4,64 
	0,00 
	0,00 
	0,09 
	0,52 

	39-01-022-28
	      22 мм, толщина стенки  до 6 мм
	5,47 
	5,36 
	0,00 
	0,00 
	0,11 
	0,6 

	39-01-022-29
	      25-36 мм, толщина стенки до 4 мм
	8,20 
	8,04 
	0,00 
	0,00 
	0,16 
	0,9 

	39-01-022-30
	      25-36 мм, толщина стенки до 8 мм
	10,02 
	9,82 
	0,00 
	0,00 
	0,20 
	1,1 

	39-01-022-31
	      38-48 мм, толщина стенки до 4 мм
	9,11 
	8,93 
	0,00 
	0,00 
	0,18 
	1 

	39-01-022-32
	      38-48 мм, толщина стенки до 8 мм
	10,93 
	10,72 
	0,00 
	0,00 
	0,21 
	1,2 

	39-01-022-33
	      38-48 мм, толщина стенки до 12 мм
	12,75 
	12,50 
	0,00 
	0,00 
	0,25 
	1,4 

	39-01-022-34
	      50-63 мм, толщина стенки до 4 мм
	11,84 
	11,61 
	0,00 
	0,00 
	0,23 
	1,3 

	39-01-022-35
	      50-63 мм, толщина стенки до 8 мм
	14,58 
	14,29 
	0,00 
	0,00 
	0,29 
	1,6 

	39-01-022-36
	      50-63 мм, толщина стенки до 14 мм
	16,39 
	16,07 
	0,00 
	0,00 
	0,32 
	1,8 

	39-01-022-37
	      70-89 мм, толщина стенки до 6 мм
	15,48 
	15,18 
	0,00 
	0,00 
	0,30 
	1,7 

	39-01-022-38
	      70-89 мм, толщина стенки до 10 мм
	19,13 
	18,75 
	0,00 
	0,00 
	0,38 
	2,1 

	39-01-022-39
	      70-89 мм, толщина стенки до 20 мм
	22,78 
	22,33 
	0,00 
	0,00 
	0,45 
	2,5 

	Таблица 39-01-023. Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны конструкций и оборудования из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм ((3) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва 

   

	
	Измеритель: 1 м длины зачистки

	
	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны конструкций и оборудования из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм ((3) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, положение зачистки:

	39-01-023-01
	      нижнее, ширина зачистки до 10 мм
	1,61 
	0,81 
	0,78 
	0,00 
	0,02 
	0,08 

	39-01-023-02
	      нижнее, ширина зачистки до 15 мм
	2,25 
	1,11 
	1,12 
	0,00 
	0,02 
	0,11 

	39-01-023-03
	      нижнее, ширина зачистки до 20 мм
	2,90 
	1,41 
	1,46 
	0,00 
	0,03 
	0,14 

	39-01-023-04
	      нижнее, ширина зачистки до 25 мм
	3,53 
	1,71 
	1,79 
	0,00 
	0,03 
	0,17 

	39-01-023-05
	      нижнее, ширина зачистки до 30 мм
	4,19 
	2,02 
	2,13 
	0,00 
	0,04 
	0,2 

	39-01-023-06
	      вертикальное, ширина зачистки до 10 мм
	2,25 
	1,11 
	1,12 
	0,00 
	0,02 
	0,11 

	39-01-023-07
	      вертикальное, ширина зачистки до 15 мм
	3,32 
	1,61 
	1,68 
	0,00 
	0,03 
	0,16 

	39-01-023-08
	      вертикальное, ширина зачистки до 20 мм
	4,40 
	2,12 
	2,24 
	0,00 
	0,04 
	0,21 

	39-01-023-09
	      вертикальное, ширина зачистки до 25 мм
	5,26 
	2,52 
	2,69 
	0,00 
	0,05 
	0,25 

	39-01-023-10
	      вертикальное, ширина зачистки до 30 мм
	6,33 
	3,02 
	3,25 
	0,00 
	0,06 
	0,3 

	39-01-023-11
	      потолочное, ширина зачистки до 10 мм
	2,69 
	1,31 
	1,35 
	0,00 
	0,03 
	0,13 

	39-01-023-12
	      потолочное, ширина зачистки до 15 мм
	3,76 
	1,81 
	1,91 
	0,00 
	0,04 
	0,18 

	39-01-023-13
	      потолочное, ширина зачистки до 20 мм
	4,84 
	2,32 
	2,47 
	0,00 
	0,05 
	0,23 

	39-01-023-14
	      потолочное, ширина зачистки до 25 мм
	5,91 
	2,82 
	3,03 
	0,00 
	0,06 
	0,28 

	39-01-023-15
	      потолочное, ширина зачистки до 30 мм
	7,09 
	3,43 
	3,59 
	0,00 
	0,07 
	0,34 

	
	Измеритель: 1 м2

	39-01-023-16
	      нижнее, ширина зачистки свыше 30 мм
	143,71 
	70,56 
	71,74 
	0,00 
	1,41 
	7 

	39-01-023-17
	      вертикальное, ширина зачистки свыше 30 мм
	211,47 
	101,81 
	107,62 
	0,00 
	2,04 
	10,1 

	39-01-023-18
	      потолочное, ширина зачистки свыше 30 мм
	246,69 
	120,96 
	123,31 
	0,00 
	2,42 
	12 

	Таблица 39-01-024. Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны конструкций и оборудования из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм ((4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва 

   

	
	Измеритель: 1 м длины зачистки

	
	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны конструкций и оборудования из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм ((4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, положение зачистки:

	39-01-024-01
	      нижнее, ширина зачистки до 10 мм
	2,25 
	1,11 
	1,12 
	0,00 
	0,02 
	0,11 

	39-01-024-02
	      нижнее, ширина зачистки до 15 мм
	3,11 
	1,51 
	1,57 
	0,00 
	0,03 
	0,15 

	39-01-024-03
	      нижнее, ширина зачистки до 20 мм
	4,19 
	2,02 
	2,13 
	0,00 
	0,04 
	0,2 

	39-01-024-04
	      нижнее, ширина зачистки до 25 мм
	5,26 
	2,52 
	2,69 
	0,00 
	0,05 
	0,25 

	39-01-024-05
	      нижнее, ширина зачистки до 30 мм
	6,33 
	3,02 
	3,25 
	0,00 
	0,06 
	0,3 

	39-01-024-06
	      вертикальное, ширина зачистки до 10 мм
	3,32 
	1,61 
	1,68 
	0,00 
	0,03 
	0,16 

	39-01-024-07
	      вертикальное, ширина зачистки до 15 мм
	4,61 
	2,22 
	2,35 
	0,00 
	0,04 
	0,22 

	39-01-024-08
	      вертикальное, ширина зачистки до 20 мм
	6,43 
	3,12 
	3,25 
	0,00 
	0,06 
	0,31 

	39-01-024-09
	      вертикальное, ширина зачистки до 25 мм
	7,95 
	3,83 
	4,04 
	0,00 
	0,08 
	0,38 

	39-01-024-10
	      вертикальное, ширина зачистки до 30 мм
	9,66 
	4,64 
	4,93 
	0,00 
	0,09 
	0,46 

	39-01-024-11
	      потолочное, ширина зачистки до 10 мм
	3,76 
	1,81 
	1,91 
	0,00 
	0,04 
	0,18 

	39-01-024-12
	      потолочное, ширина зачистки до 15 мм
	5,26 
	2,52 
	2,69 
	0,00 
	0,05 
	0,25 

	39-01-024-13
	      потолочное, ширина зачистки до 20 мм
	7,09 
	3,43 
	3,59 
	0,00 
	0,07 
	0,34 

	39-01-024-14
	      потолочное, ширина зачистки до 25 мм
	9,02 
	4,33 
	4,60 
	0,00 
	0,09 
	0,43 

	39-01-024-15
	      потолочное, ширина зачистки до 30 мм
	10,52 
	5,04 
	5,38 
	0,00 
	0,10 
	0,5 

	
	Измеритель: 1 м2

	39-01-024-16
	      нижнее, ширина зачистки свыше 30 мм
	210,44 
	100,80 
	107,62 
	0,00 
	2,02 
	10 

	39-01-024-17
	      вертикальное, ширина зачистки свыше 30 мм
	316,77 
	151,20 
	162,55 
	0,00 
	3,02 
	15 

	39-01-024-18
	      потолочное, ширина зачистки свыше 30 мм
	359,76 
	171,36 
	184,97 
	0,00 
	3,43 
	17 

	Таблица 39-01-025. Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны конструкций и оборудования из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 20 мкм ((5) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва 

   

	
	Измеритель: 1 м длины зачистки

	
	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны конструкций и оборудования из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 20 мкм ((5) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, положение зачистки:

	39-01-025-01
	      нижнее, ширина зачистки до 10 мм
	3,53 
	1,71 
	1,79 
	0,00 
	0,03 
	0,17 

	39-01-025-02
	      нижнее, ширина зачистки до 15 мм
	5,26 
	2,52 
	2,69 
	0,00 
	0,05 
	0,25 

	39-01-025-03
	      нижнее, ширина зачистки до 20 мм
	7,09 
	3,43 
	3,59 
	0,00 
	0,07 
	0,34 

	39-01-025-04
	      нижнее, ширина зачистки до 25 мм
	8,79 
	4,23 
	4,48 
	0,00 
	0,08 
	0,42 

	39-01-025-05
	      нижнее, ширина зачистки до 30 мм
	10,52 
	5,04 
	5,38 
	0,00 
	0,10 
	0,5 

	39-01-025-06
	      вертикальное, ширина зачистки до 10 мм
	5,26 
	2,52 
	2,69 
	0,00 
	0,05 
	0,25 

	39-01-025-07
	      вертикальное, ширина зачистки до 15 мм
	7,95 
	3,83 
	4,04 
	0,00 
	0,08 
	0,38 

	39-01-025-08
	      вертикальное, ширина зачистки до 20 мм
	10,52 
	5,04 
	5,38 
	0,00 
	0,10 
	0,5 

	39-01-025-09
	      вертикальное, ширина зачистки до 25 мм
	13,21 
	6,35 
	6,73 
	0,00 
	0,13 
	0,63 

	39-01-025-10
	      вертикальное, ширина зачистки до 30 мм
	15,88 
	7,66 
	8,07 
	0,00 
	0,15 
	0,76 

	39-01-025-11
	      потолочное, ширина зачистки до 10 мм
	5,91 
	2,82 
	3,03 
	0,00 
	0,06 
	0,28 

	39-01-025-12
	      потолочное, ширина зачистки до 15 мм
	9,02 
	4,33 
	4,60 
	0,00 
	0,09 
	0,43 

	39-01-025-13
	      потолочное, ширина зачистки до 20 мм
	11,91 
	5,75 
	6,05 
	0,00 
	0,11 
	0,57 

	39-01-025-14
	      потолочное, ширина зачистки до 25 мм
	14,92 
	7,16 
	7,62 
	0,00 
	0,14 
	0,71 

	39-01-025-15
	      потолочное, ширина зачистки до 30 мм
	18,03 
	8,67 
	9,19 
	0,00 
	0,17 
	0,86 

	
	Измеритель: 1 м2

	39-01-025-16
	      нижнее, ширина зачистки свыше 30 мм
	354,15 
	171,36 
	179,36 
	0,00 
	3,43 
	17 

	39-01-025-17
	      вертикальное, ширина зачистки свыше 30 мм
	526,08 
	252,00 
	269,04 
	0,00 
	5,04 
	25 

	39-01-025-18
	      потолочное, ширина зачистки свыше 30 мм
	612,05 
	292,32 
	313,88 
	0,00 
	5,85 
	29 

	Таблица 39-01-026. Зачистка механизированная поверхности сварных соединений конструкций и оборудования из углеродистых и легированных сталей. Снятие выпуклости (усиления) сварного соединения 

   

	
	Измеритель: 1 м сварного шва

	
	Снятие выпуклости (усиления) сварного соединения конструкций и оборудования из углеродистых и легированных сталей, положение зачистки:

	39-01-026-01
	      нижнее, ширина зачистки до 10 мм
	7,72 
	3,73 
	3,92 
	0,00 
	0,07 
	0,37 

	39-01-026-02
	      нижнее, ширина зачистки до 15 мм
	11,48 
	5,54 
	5,83 
	0,00 
	0,11 
	0,55 

	39-01-026-03
	      нижнее, ширина зачистки до 20 мм
	15,46 
	7,46 
	7,85 
	0,00 
	0,15 
	0,74 

	39-01-026-04
	      нижнее, ширина зачистки до 25 мм
	19,10 
	9,17 
	9,75 
	0,00 
	0,18 
	0,91 

	39-01-026-05
	      нижнее, ширина зачистки до 30 мм
	24,67 
	12,10 
	12,33 
	0,00 
	0,24 
	1,2 

	39-01-026-06
	      вертикальное, ширина зачистки до 10 мм
	11,48 
	5,54 
	5,83 
	0,00 
	0,11 
	0,55 

	39-01-026-07
	      вертикальное, ширина зачистки до 15 мм
	17,18 
	8,27 
	8,74 
	0,00 
	0,17 
	0,82 

	39-01-026-08
	      вертикальное, ширина зачистки до 20 мм
	24,67 
	12,10 
	12,33 
	0,00 
	0,24 
	1,2 

	39-01-026-09
	      вертикальное, ширина зачистки до 25 мм
	28,96 
	14,11 
	14,57 
	0,00 
	0,28 
	1,4 

	39-01-026-10
	      вертикальное, ширина зачистки до 30 мм
	35,42 
	17,14 
	17,94 
	0,00 
	0,34 
	1,7 

	39-01-026-11
	      потолочное, ширина зачистки до 10 мм
	12,98 
	6,25 
	6,61 
	0,00 
	0,12 
	0,62 

	39-01-026-12
	      потолочное, ширина зачистки до 15 мм
	19,32 
	9,27 
	9,86 
	0,00 
	0,19 
	0,92 

	39-01-026-13
	      потолочное, ширина зачистки до 20 мм
	26,81 
	13,10 
	13,45 
	0,00 
	0,26 
	1,3 

	39-01-026-14
	      потолочное, ширина зачистки до 25 мм
	33,27 
	16,13 
	16,82 
	0,00 
	0,32 
	1,6 

	39-01-026-15
	      потолочное, ширина зачистки до 30 мм
	39,71 
	19,15 
	20,18 
	0,00 
	0,38 
	1,9 

	Таблица 39-01-027. Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны конструкций и оборудования из высоколегированных коррозионностойких сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм ((3) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва 

   

	
	Измеритель: 1 м длины зачистки

	
	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны конструкций и оборудования из высоколегированных коррозионностойких сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм ((3) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, положение зачистки:

	39-01-027-01
	      нижнее, ширина зачистки до 10 мм
	2,46 
	1,21 
	1,23 
	0,00 
	0,02 
	0,12 

	39-01-027-02
	      нижнее, ширина зачистки до 15 мм
	3,76 
	1,81 
	1,91 
	0,00 
	0,04 
	0,18 

	39-01-027-03
	      нижнее, ширина зачистки до 20 мм
	4,84 
	2,32 
	2,47 
	0,00 
	0,05 
	0,23 

	39-01-027-04
	      нижнее, ширина зачистки до 25 мм
	6,22 
	3,02 
	3,14 
	0,00 
	0,06 
	0,3 

	39-01-027-05
	      нижнее, ширина зачистки до 30 мм
	7,30 
	3,53 
	3,70 
	0,00 
	0,07 
	0,35 

	39-01-027-06
	      вертикальное, ширина зачистки до 10 мм
	3,76 
	1,81 
	1,91 
	0,00 
	0,04 
	0,18 

	39-01-027-07
	      вертикальное, ширина зачистки до 15 мм
	5,68 
	2,72 
	2,91 
	0,00 
	0,05 
	0,27 

	39-01-027-08
	      вертикальное, ширина зачистки до 20 мм
	7,30 
	3,53 
	3,70 
	0,00 
	0,07 
	0,35 

	39-01-027-09
	      вертикальное, ширина зачистки до 25 мм
	9,24 
	4,44 
	4,71 
	0,00 
	0,09 
	0,44 

	39-01-027-10
	      вертикальное, ширина зачистки до 30 мм
	11,06 
	5,34 
	5,61 
	0,00 
	0,11 
	0,53 

	39-01-027-11
	      потолочное, ширина зачистки до 10 мм
	4,19 
	2,02 
	2,13 
	0,00 
	0,04 
	0,2 

	39-01-027-12
	      потолочное, ширина зачистки до 15 мм
	6,33 
	3,02 
	3,25 
	0,00 
	0,06 
	0,3 

	39-01-027-13
	      потолочное, ширина зачистки до 20 мм
	8,26 
	4,03 
	4,15 
	0,00 
	0,08 
	0,4 

	39-01-027-14
	      потолочное, ширина зачистки до 25 мм
	10,52 
	5,04 
	5,38 
	0,00 
	0,10 
	0,5 

	39-01-027-15
	      потолочное, ширина зачистки до 30 мм
	12,45 
	6,05 
	6,28 
	0,00 
	0,12 
	0,6 

	
	Измеритель: 1 м2

	39-01-027-16
	      нижнее, ширина зачистки свыше 30 мм
	246,69 
	120,96 
	123,31 
	0,00 
	2,42 
	12 

	39-01-027-17
	      вертикальное, ширина зачистки свыше 30 мм
	354,15 
	171,36 
	179,36 
	0,00 
	3,43 
	17 

	39-01-027-18
	      потолочное, ширина зачистки свыше 30 мм
	418,62 
	201,60 
	212,99 
	0,00 
	4,03 
	20 

	Таблица 39-01-028. Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны конструкций и оборудования из высоколегированных коррозионностойких сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм ((4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва 

   

	
	Измеритель: 1 м длины зачистки

	
	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны конструкций и оборудования из высоколегированных коррозионностойких сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм ((4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, положение зачистки:

	39-01-028-01
	      нижнее, ширина зачистки до 10 мм
	3,76 
	1,81 
	1,91 
	0,00 
	0,04 
	0,18 

	39-01-028-02
	      нижнее, ширина зачистки до 15 мм
	5,26 
	2,52 
	2,69 
	0,00 
	0,05 
	0,25 

	39-01-028-03
	      нижнее, ширина зачистки до 20 мм
	7,30 
	3,53 
	3,70 
	0,00 
	0,07 
	0,35 

	39-01-028-04
	      нижнее, ширина зачистки до 25 мм
	9,02 
	4,33 
	4,60 
	0,00 
	0,09 
	0,43 

	39-01-028-05
	      нижнее, ширина зачистки до 30 мм
	11,06 
	5,34 
	5,61 
	0,00 
	0,11 
	0,53 

	39-01-028-06
	      вертикальное, ширина зачистки до 10 мм
	5,68 
	2,72 
	2,91 
	0,00 
	0,05 
	0,27 

	39-01-028-07
	      вертикальное, ширина зачистки до 15 мм
	7,09 
	3,43 
	3,59 
	0,00 
	0,07 
	0,34 

	39-01-028-08
	      вертикальное, ширина зачистки до 20 мм
	11,06 
	5,34 
	5,61 
	0,00 
	0,11 
	0,53 

	39-01-028-09
	      вертикальное, ширина зачистки до 25 мм
	13,63 
	6,55 
	6,95 
	0,00 
	0,13 
	0,65 

	39-01-028-10
	      вертикальное, ширина зачистки до 30 мм
	16,63 
	8,06 
	8,41 
	0,00 
	0,16 
	0,8 

	39-01-028-11
	      потолочное, ширина зачистки до 10 мм
	6,33 
	3,02 
	3,25 
	0,00 
	0,06 
	0,3 

	39-01-028-12
	      потолочное, ширина зачистки до 15 мм
	9,02 
	4,33 
	4,60 
	0,00 
	0,09 
	0,43 

	39-01-028-13
	      потолочное, ширина зачистки до 20 мм
	12,45 
	6,05 
	6,28 
	0,00 
	0,12 
	0,6 

	39-01-028-14
	      потолочное, ширина зачистки до 25 мм
	15,46 
	7,46 
	7,85 
	0,00 
	0,15 
	0,74 

	39-01-028-15
	      потолочное, ширина зачистки до 30 мм
	18,78 
	9,07 
	9,53 
	0,00 
	0,18 
	0,9 

	
	Измеритель: 1 м2

	39-01-028-16
	      нижнее, ширина зачистки свыше 30 мм
	359,76 
	171,36 
	184,97 
	0,00 
	3,43 
	17 

	39-01-028-17
	      вертикальное, ширина зачистки свыше 30 мм
	526,08 
	252,00 
	269,04 
	0,00 
	5,04 
	25 

	39-01-028-18
	      потолочное, ширина зачистки свыше 30 мм
	612,05 
	292,32 
	313,88 
	0,00 
	5,85 
	29 

	Таблица 39-01-029. Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны конструкций и оборудования из высоколегированных коррозионностойких сталей до шероховатости не грубее Rz 20 мкм ((5) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва 

   

	
	Измеритель: 1 м длины зачистки

	
	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны конструкций и оборудования из высоколегированных коррозионностойких сталей до шероховатости не грубее Rz 20 мкм ((5) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, положение зачистки:

	39-01-029-01
	      нижнее, ширина зачистки до 10 мм
	5,91 
	2,82 
	3,03 
	0,00 
	0,06 
	0,28 

	39-01-029-02
	      нижнее, ширина зачистки до 15 мм
	9,02 
	4,33 
	4,60 
	0,00 
	0,09 
	0,43 

	39-01-029-03
	      нижнее, ширина зачистки до 20 мм
	11,91 
	5,75 
	6,05 
	0,00 
	0,11 
	0,57 

	39-01-029-04
	      нижнее, ширина зачистки до 25 мм
	14,92 
	7,16 
	7,62 
	0,00 
	0,14 
	0,71 

	39-01-029-05
	      нижнее, ширина зачистки до 30 мм
	17,82 
	8,57 
	9,08 
	0,00 
	0,17 
	0,85 

	39-01-029-06
	      вертикальное, ширина зачистки до 10 мм
	9,02 
	4,33 
	4,60 
	0,00 
	0,09 
	0,43 

	39-01-029-07
	      вертикальное, ширина зачистки до 15 мм
	13,63 
	6,55 
	6,95 
	0,00 
	0,13 
	0,65 

	39-01-029-08
	      вертикальное, ширина зачистки до 20 мм
	17,82 
	8,57 
	9,08 
	0,00 
	0,17 
	0,85 

	39-01-029-09
	      вертикальное, ширина зачистки до 25 мм
	22,52 
	11,09 
	11,21 
	0,00 
	0,22 
	1,1 

	39-01-029-10
	      вертикальное, ширина зачистки до 30 мм
	26,81 
	13,10 
	13,45 
	0,00 
	0,26 
	1,3 

	39-01-029-11
	      потолочное, ширина зачистки до 10 мм
	10,10 
	4,84 
	5,16 
	0,00 
	0,10 
	0,48 

	39-01-029-12
	      потолочное, ширина зачистки до 15 мм
	15,46 
	7,46 
	7,85 
	0,00 
	0,15 
	0,74 

	39-01-029-13
	      потолочное, ширина зачистки до 20 мм
	20,59 
	10,08 
	10,31 
	0,00 
	0,20 
	1 

	39-01-029-14
	      потолочное, ширина зачистки до 25 мм
	26,81 
	13,10 
	13,45 
	0,00 
	0,26 
	1,3 

	39-01-029-15
	      потолочное, ширина зачистки до 30 мм
	31,11 
	15,12 
	15,69 
	0,00 
	0,30 
	1,5 

	
	Измеритель: 1 м2

	39-01-029-16
	      нижнее, ширина зачистки свыше 30 мм
	590,55 
	282,24 
	302,67 
	0,00 
	5,64 
	28 

	39-01-029-17
	      вертикальное, ширина зачистки свыше 30 мм
	880,23 
	423,36 
	448,40 
	0,00 
	8,47 
	42 

	39-01-029-18
	      потолочное, ширина зачистки свыше 30 мм
	1009,18 
	483,84 
	515,66 
	0,00 
	9,68 
	48 

	Таблица 39-01-030. Зачистка механизированная поверхности сварных соединений конструкций и оборудования из высоколегированных коррозионностойких сталей. Снятие выпуклости (усиления) сварного соединения 

   

	
	Измеритель: 1 м сварного шва

	
	Снятие выпуклости (усиления) сварного соединения конструкций и оборудования из высоколегированных коррозионностойких сталей, положение зачистки:

	39-01-030-01
	      нижнее, ширина зачистки до 10 мм
	12,45 
	6,05 
	6,28 
	0,00 
	0,12 
	0,6 

	39-01-030-02
	      нижнее, ширина зачистки до 15 мм
	18,55 
	9,07 
	9,30 
	0,00 
	0,18 
	0,9 

	39-01-030-03
	      нижнее, ширина зачистки до 20 мм
	24,67 
	12,10 
	12,33 
	0,00 
	0,24 
	1,2 

	39-01-030-04
	      нижнее, ширина зачистки до 25 мм
	31,11 
	15,12 
	15,69 
	0,00 
	0,30 
	1,5 

	39-01-030-05
	      нижнее, ширина зачистки до 30 мм
	37,56 
	18,14 
	19,06 
	0,00 
	0,36 
	1,8 

	39-01-030-06
	      вертикальное, ширина зачистки до 10 мм
	18,55 
	9,07 
	9,30 
	0,00 
	0,18 
	0,9 

	39-01-030-07
	      вертикальное, ширина зачистки до 15 мм
	28,96 
	14,11 
	14,57 
	0,00 
	0,28 
	1,4 

	39-01-030-08
	      вертикальное, ширина зачистки до 20 мм
	37,56 
	18,14 
	19,06 
	0,00 
	0,36 
	1,8 

	39-01-030-09
	      вертикальное, ширина зачистки до 25 мм
	46,16 
	22,18 
	23,54 
	0,00 
	0,44 
	2,2 

	39-01-030-10
	      вертикальное, ширина зачистки до 30 мм
	54,76 
	26,21 
	28,03 
	0,00 
	0,52 
	2,6 

	39-01-030-11
	      потолочное, ширина зачистки до 10 мм
	20,82 
	10,08 
	10,54 
	0,00 
	0,20 
	1 

	39-01-030-12
	      потолочное, ширина зачистки до 15 мм
	31,11 
	15,12 
	15,69 
	0,00 
	0,30 
	1,5 

	39-01-030-13
	      потолочное, ширина зачистки до 20 мм
	41,86 
	20,16 
	21,30 
	0,00 
	0,40 
	2 

	39-01-030-14
	      потолочное, ширина зачистки до 25 мм
	52,60 
	25,20 
	26,90 
	0,00 
	0,50 
	2,5 

	39-01-030-15
	      потолочное, ширина зачистки до 30 мм
	64,38 
	31,25 
	32,51 
	0,00 
	0,62 
	3,1 

	Таблица 39-01-031. Зачистка механизированная мест под стилоскопирование 

   

	
	Измеритель: 100 мест

	
	Зачистка механизированная мест под стилоскопирование, положение зачистки:

	39-01-031-01
	      нижнее
	246,69 
	120,96 
	123,31 
	0,00 
	2,42 
	12 

	39-01-031-02
	      вертикальное
	338,27 
	161,28 
	173,76 
	0,00 
	3,23 
	16 

	39-01-031-03
	      потолочное
	612,05 
	292,32 
	313,88 
	0,00 
	5,85 
	29 

	Таблица 39-01-032. Зачистка механизированная мест под испытания на твердость 

   

	
	Измеритель: 100 мест

	39-01-032-01
	Зачистка механизированная мест под испытания на твердость
	1277,36 
	614,88 
	650,18 
	0,00 
	12,30 
	61 

	ОТДЕЛ 02. КОНТРОЛЬ МОНТАЖНЫХ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ НЕРАЗРУШАЮЩИМИ МЕТОДАМИ 

   

	Таблица 39-02-001. Визуальный и измерительный контроль сварных соединений 

   

	
	Измеритель: 1 стык

	
	Визуальный и измерительный контроль сварных соединений трубопроводов, диаметр:

	39-02-001-01
	      до 28 мм
	0,95 
	0,93 
	0,00 
	0,00 
	0,02 
	0,08 

	39-02-001-02
	      до 60 мм
	1,18 
	1,16 
	0,00 
	0,00 
	0,02 
	0,1 

	39-02-001-03
	      до 108 мм
	1,42 
	1,39 
	0,00 
	0,00 
	0,03 
	0,12 

	39-02-001-04
	      до 219 мм
	1,90 
	1,86 
	0,00 
	0,00 
	0,04 
	0,16 

	39-02-001-05
	      до 273 мм
	2,37 
	2,32 
	0,00 
	0,00 
	0,05 
	0,2 

	39-02-001-06
	      до 377 мм
	2,96 
	2,90 
	0,00 
	0,00 
	0,06 
	0,25 

	39-02-001-07
	      до 465 мм
	3,32 
	3,25 
	0,00 
	0,00 
	0,07 
	0,28 

	39-02-001-08
	      до 530 мм
	3,79 
	3,72 
	0,00 
	0,00 
	0,07 
	0,32 

	39-02-001-09
	      до 680 мм
	4,39 
	4,30 
	0,00 
	0,00 
	0,09 
	0,37 

	39-02-001-10
	      до 720 мм
	4,98 
	4,88 
	0,00 
	0,00 
	0,10 
	0,42 

	39-02-001-11
	      до 820 мм
	5,57 
	5,46 
	0,00 
	0,00 
	0,11 
	0,47 

	39-02-001-12
	      до 920 мм
	6,27 
	6,15 
	0,00 
	0,00 
	0,12 
	0,53 

	39-02-001-13
	      до 1020 мм
	6,86 
	6,73 
	0,00 
	0,00 
	0,13 
	0,58 

	39-02-001-14
	      до 1220 мм
	8,29 
	8,13 
	0,00 
	0,00 
	0,16 
	0,7 

	39-02-001-15
	      до 1320 мм
	9,48 
	9,29 
	0,00 
	0,00 
	0,19 
	0,8 

	39-02-001-16
	      до 1520 мм
	10,66 
	10,45 
	0,00 
	0,00 
	0,21 
	0,9 

	39-02-001-17
	      до 1620 мм
	11,25 
	11,03 
	0,00 
	0,00 
	0,22 
	0,95 

	39-02-001-18
	      до 1820 мм
	13,03 
	12,77 
	0,00 
	0,00 
	0,26 
	1,1 

	39-02-001-19
	      до 2020 мм
	14,21 
	13,93 
	0,00 
	0,00 
	0,28 
	1,2 

	39-02-001-20
	      до 2220 мм
	15,39 
	15,09 
	0,00 
	0,00 
	0,30 
	1,3 

	
	Измеритель: 1 м шва

	
	Визуальный и измерительный контроль сварных соединений оборудования, конструкций и облицовок:

	39-02-001-21
	      с одной стороны
	1,77 
	1,74 
	0,00 
	0,00 
	0,03 
	0,15 

	39-02-001-22
	      с двух сторон
	2,85 
	2,79 
	0,00 
	0,00 
	0,06 
	0,24 

	
	Измеритель: 1 стык

	39-02-001-23
	Визуальный и измерительный контроль сварных соединений арматурных стержней и закладных деталей
	1,18 
	1,16 
	0,00 
	0,00 
	0,02 
	0,1 

	Таблица 39-02-002. Перископный осмотр сварных соединений трубопроводов 

   

	
	Измеритель: 1 стык

	
	Перископный осмотр сварных соединений трубопроводов, диаметр:

	39-02-002-01
	      до 25 мм
	25,79 
	20,76 
	4,61 
	0,00 
	0,42 
	2 

	39-02-002-02
	      до 60 мм
	28,39 
	22,84 
	5,09 
	0,00 
	0,46 
	2,2 

	39-02-002-03
	      до 108 мм
	36,19 
	29,06 
	6,55 
	0,00 
	0,58 
	2,8 

	39-02-002-04
	      до 159 мм
	41,16 
	33,22 
	7,28 
	0,00 
	0,66 
	3,2 

	39-02-002-05
	      до 273 мм
	54,17 
	43,60 
	9,70 
	0,00 
	0,87 
	4,2 

	39-02-002-06
	      до 377 мм
	68,24 
	55,01 
	12,13 
	0,00 
	1,10 
	5,3 

	39-02-002-07
	      до 478 мм
	81,25 
	65,39 
	14,55 
	0,00 
	1,31 
	6,3 

	39-02-002-08
	      до 550 мм
	90,60 
	72,66 
	16,49 
	0,00 
	1,45 
	7 

	Таблица 39-02-003. Стилоскопирование 

   

	
	Измеритель: 100 анализов

	
	Стилоскопирование металла, содержащего легирующих элементов:

	39-02-003-01
	      до 6
	370,55 
	237,30 
	128,50 
	0,00 
	4,75 
	21 

	39-02-003-02
	      свыше 6
	442,35 
	282,50 
	154,20 
	0,00 
	5,65 
	25 

	Таблица 39-02-004. Капиллярный контроль (цветной метод) 

   

	
	Измеритель: 1 стык

	
	Капиллярный контроль трубопроводов, диаметр:

	39-02-004-01
	      до 22 мм
	2,66 
	2,28 
	0,00 
	0,00 
	0,38 
	0,22 

	39-02-004-02
	      до 38 мм
	3,77 
	3,11 
	0,00 
	0,00 
	0,66 
	0,3 

	39-02-004-03
	      до 63 мм
	4,88 
	3,84 
	0,00 
	0,00 
	1,04 
	0,37 

	39-02-004-04
	      до 89 мм
	5,94 
	4,36 
	0,00 
	0,00 
	1,58 
	0,42 

	39-02-004-05
	      до 114 мм
	7,39 
	5,50 
	0,00 
	0,00 
	1,89 
	0,53 

	39-02-004-06
	      до 133 мм
	8,76 
	6,54 
	0,00 
	0,00 
	2,22 
	0,63 

	39-02-004-07
	      до 194 мм
	10,87 
	7,68 
	0,00 
	0,00 
	3,19 
	0,74 

	39-02-004-08
	      до 245 мм
	13,39 
	9,34 
	0,00 
	0,00 
	4,05 
	0,9 

	39-02-004-09
	      до 299 мм
	16,34 
	11,42 
	0,00 
	0,00 
	4,92 
	1,1 

	39-02-004-10
	      до 325 мм
	18,82 
	13,49 
	0,00 
	0,00 
	5,33 
	1,3 

	39-02-004-11
	      до 377 мм
	21,76 
	15,57 
	0,00 
	0,00 
	6,19 
	1,5 

	39-02-004-12
	      до 480 мм
	26,64 
	18,68 
	0,00 
	0,00 
	7,96 
	1,8 

	39-02-004-13
	      до 560 мм
	29,97 
	20,76 
	0,00 
	0,00 
	9,21 
	2 

	39-02-004-14
	      до 630 мм
	34,25 
	23,87 
	0,00 
	0,00 
	10,38 
	2,3 

	39-02-004-15
	      до 720 мм
	39,83 
	28,03 
	0,00 
	0,00 
	11,80 
	2,7 

	39-02-004-16
	      до 860 мм
	47,36 
	33,22 
	0,00 
	0,00 
	14,14 
	3,2 

	39-02-004-17
	      до 930 мм
	53,78 
	38,41 
	0,00 
	0,00 
	15,37 
	3,7 

	39-02-004-18
	      до 1020 мм
	59,34 
	42,56 
	0,00 
	0,00 
	16,78 
	4,1 

	39-02-004-19
	      до 1220 мм
	67,77 
	47,75 
	0,00 
	0,00 
	20,02 
	4,6 

	
	Измеритель: 1 м2

	
	Капиллярный контроль оборудования и конструкций, положение сварного соединения:

	39-02-004-20
	      вертикальное и горизонтальное
	94,98 
	88,23 
	0,00 
	0,00 
	6,75 
	8,5 

	39-02-004-21
	      потолочное
	160,63 
	152,59 
	0,00 
	0,00 
	8,04 
	14,7 

	
	Измеритель: 1 стык

	
	Капиллярный контроль мест вварки трактов, положение сварного соединения:

	39-02-004-22
	      нижнее
	16,64 
	11,42 
	0,00 
	0,00 
	5,22 
	1,1 

	39-02-004-23
	      потолочное
	26,17 
	20,76 
	0,00 
	0,00 
	5,41 
	2 

	Таблица 39-02-005. Магнитопорошковый контроль 

   

	
	Измеритель: 1 м шва

	39-02-005-01
	Магнитопорошковый контроль
	39,60 
	20,76 
	12,03 
	0,00 
	6,81 
	2 

	Таблица 39-02-006. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное 

   

	
	Измеритель: 1 стык

	
	Ультразвуковая дефектоскопия трубопровода одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное, диаметр трубопровода:

	39-02-006-01
	      36 мм, толщина стенки до 8 мм
	5,65 
	3,39 
	1,13 
	0,00 
	1,13 
	0,3 

	39-02-006-02
	      65 мм, толщина стенки до 8 мм
	7,63 
	4,75 
	1,50 
	0,00 
	1,38 
	0,42 

	39-02-006-03
	      65 мм, толщина стенки до 14 мм
	8,85 
	5,65 
	1,80 
	0,00 
	1,40 
	0,5 

	39-02-006-04
	      89 мм, толщина стенки до 8 мм
	9,04 
	5,65 
	1,80 
	0,00 
	1,59 
	0,5 

	39-02-006-05
	      89 мм, толщина стенки до 14 мм
	11,00 
	7,12 
	2,26 
	0,00 
	1,62 
	0,63 

	39-02-006-06
	      89 мм, толщина стенки до 24 мм
	12,64 
	8,36 
	2,63 
	0,00 
	1,65 
	0,74 

	39-02-006-07
	      114 мм, толщина стенки до 8 мм
	12,27 
	7,91 
	2,56 
	0,00 
	1,80 
	0,7 

	39-02-006-08
	      114 мм, толщина стенки до 14 мм
	13,29 
	8,70 
	2,78 
	0,00 
	1,81 
	0,77 

	39-02-006-09
	      114 мм, толщина стенки до 28 мм
	14,03 
	9,27 
	2,93 
	0,00 
	1,83 
	0,82 

	39-02-006-10
	      194 мм, толщина стенки до 8 мм
	14,89 
	9,49 
	3,01 
	0,00 
	2,39 
	0,84 

	39-02-006-11
	      194 мм, толщина стенки до 14 мм
	18,64 
	12,43 
	3,76 
	0,00 
	2,45 
	1,1 

	39-02-006-12
	      194 мм, толщина стенки до 24 мм
	27,81 
	19,21 
	6,02 
	0,00 
	2,58 
	1,7 

	39-02-006-13
	      194 мм, толщина стенки до 45 мм
	29,34 
	20,34 
	6,39 
	0,00 
	2,61 
	1,8 

	39-02-006-14
	      299 мм, толщина стенки до 8 мм
	22,48 
	14,69 
	4,51 
	0,00 
	3,28 
	1,3 

	39-02-006-15
	      299 мм, толщина стенки до 14 мм
	27,07 
	18,08 
	5,64 
	0,00 
	3,35 
	1,6 

	39-02-006-16
	      299 мм, толщина стенки до 24 мм
	32,81 
	22,60 
	6,77 
	0,00 
	3,44 
	2 

	39-02-006-17
	      299 мм, толщина стенки до 40 мм
	34,71 
	23,73 
	7,52 
	0,00 
	3,46 
	2,1 

	39-02-006-18
	      299 мм, толщина стенки до 60 мм
	57,26 
	40,68 
	12,78 
	0,00 
	3,80 
	3,6 

	39-02-006-19
	      299 мм, толщина стенки до 80 мм
	78,29 
	56,50 
	17,67 
	0,00 
	4,12 
	5 

	39-02-006-20
	      377 мм, толщина стенки до 8 мм
	29,20 
	19,21 
	6,02 
	0,00 
	3,97 
	1,7 

	39-02-006-21
	      377 мм, толщина стенки до 14 мм
	35,31 
	23,73 
	7,52 
	0,00 
	4,06 
	2,1 

	39-02-006-22
	      377 мм, толщина стенки до 24 мм
	39,90 
	27,12 
	8,65 
	0,00 
	4,13 
	2,4 

	39-02-006-23
	      377 мм, толщина стенки до 40 мм
	46,01 
	31,64 
	10,15 
	0,00 
	4,22 
	2,8 

	39-02-006-24
	      377 мм, толщина стенки до 60 мм
	70,09 
	49,72 
	15,79 
	0,00 
	4,58 
	4,4 

	39-02-006-25
	      377 мм, толщина стенки до 80 мм
	98,76 
	71,19 
	22,56 
	0,00 
	5,01 
	6,3 

	39-02-006-26
	      465 мм, толщина стенки до 8 мм
	35,93 
	23,73 
	7,52 
	0,00 
	4,68 
	2,1 

	39-02-006-27
	      465 мм, толщина стенки до 14 мм
	43,58 
	29,38 
	9,40 
	0,00 
	4,80 
	2,6 

	39-02-006-28
	      465 мм, толщина стенки до 24 мм
	50,84 
	35,03 
	10,90 
	0,00 
	4,91 
	3,1 

	39-02-006-29
	      465 мм, толщина стенки до 40 мм
	55,43 
	38,42 
	12,03 
	0,00 
	4,98 
	3,4 

	39-02-006-30
	      465 мм, толщина стенки до 60 мм
	88,69 
	63,28 
	19,93 
	0,00 
	5,48 
	5,6 

	39-02-006-31
	      465 мм, толщина стенки до 90 мм
	117,36 
	84,75 
	26,70 
	0,00 
	5,91 
	7,5 

	39-02-006-32
	      550 мм, толщина стенки до 8 мм
	42,67 
	28,25 
	9,02 
	0,00 
	5,40 
	2,5 

	39-02-006-33
	      550 мм, толщина стенки до 14 мм
	52,99 
	36,16 
	11,28 
	0,00 
	5,55 
	3,2 

	39-02-006-34
	      550 мм, толщина стенки до 24 мм
	57,58 
	39,55 
	12,41 
	0,00 
	5,62 
	3,5 

	39-02-006-35
	      550 мм, толщина стенки до 40 мм
	65,22 
	45,20 
	14,29 
	0,00 
	5,73 
	4 

	39-02-006-36
	      550 мм, толщина стенки до 60 мм
	103,06 
	73,45 
	23,31 
	0,00 
	6,30 
	6,5 

	39-02-006-37
	      550 мм, толщина стенки до 90 мм
	134,78 
	97,18 
	30,83 
	0,00 
	6,77 
	8,6 

	39-02-006-38
	      720 мм, толщина стенки до 8 мм
	52,68 
	35,03 
	10,90 
	0,00 
	6,75 
	3,1 

	39-02-006-39
	      720 мм, толщина стенки до 14 мм
	63,39 
	42,94 
	13,54 
	0,00 
	6,91 
	3,8 

	39-02-006-40
	      720 мм, толщина стенки до 24 мм
	67,97 
	46,33 
	14,66 
	0,00 
	6,98 
	4,1 

	39-02-006-41
	      720 мм, толщина стенки до 40 мм
	80,98 
	56,50 
	17,30 
	0,00 
	7,18 
	5 

	39-02-006-42
	      720 мм, толщина стенки до 60 мм
	126,46 
	90,40 
	28,20 
	0,00 
	7,86 
	8 

	39-02-006-43
	      720 мм, толщина стенки до 90 мм
	164,67 
	118,65 
	37,60 
	0,00 
	8,42 
	10,5 

	39-02-006-44
	      920 мм, толщина стенки до 14 мм
	75,51 
	50,85 
	16,17 
	0,00 
	8,49 
	4,5 

	39-02-006-45
	      920 мм, толщина стенки до 24 мм
	82,77 
	56,50 
	17,67 
	0,00 
	8,60 
	5 

	39-02-006-46
	      920 мм, толщина стенки до 40 мм
	97,31 
	67,80 
	20,68 
	0,00 
	8,83 
	6 

	39-02-006-47
	      920 мм, толщина стенки до 60 мм
	149,27 
	106,22 
	33,46 
	0,00 
	9,59 
	9,4 

	39-02-006-48
	      920 мм, толщина стенки до 90 мм
	197,82 
	142,38 
	45,12 
	0,00 
	10,32 
	12,6 

	39-02-006-49
	      1220 мм, толщина стенки до 14 мм
	95,68 
	64,41 
	20,30 
	0,00 
	10,97 
	5,7 

	39-02-006-50
	      1220 мм, толщина стенки до 24 мм
	103,32 
	70,06 
	22,18 
	0,00 
	11,08 
	6,2 

	39-02-006-51
	      1220 мм, толщина стенки до 40 мм
	119,76 
	82,49 
	25,94 
	0,00 
	11,33 
	7,3 

	39-02-006-52
	      1520 мм, толщина стенки до 14 мм
	113,16 
	75,71 
	24,06 
	0,00 
	13,39 
	6,7 

	39-02-006-53
	      1520 мм, толщина стенки до 20 мм
	125,03 
	84,75 
	26,70 
	0,00 
	13,58 
	7,5 

	39-02-006-54
	      1820 мм, толщина стенки до 14 мм
	133,50 
	90,40 
	27,45 
	0,00 
	15,65 
	8 

	39-02-006-55
	      1820 мм, толщина стенки до 20 мм
	149,15 
	101,70 
	31,58 
	0,00 
	15,87 
	9 

	39-02-006-56
	      2220 мм, толщина стенки до 14 мм
	154,25 
	103,96 
	32,71 
	0,00 
	17,58 
	9,2 

	39-02-006-57
	      2220 мм, толщина стенки до 20 мм
	169,54 
	115,26 
	36,47 
	0,00 
	17,81 
	10,2 

	Таблица 39-02-007. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное негабаритных трубопроводов гидротехнических сооружений 

   

	
	Измеритель: 1 м

	
	Ультразвуковая дефектоскопия негабаритных трубопроводов одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное, толщина металла:

	39-02-007-01
	      до 14 мм
	24,16 
	15,82 
	4,89 
	0,00 
	3,45 
	1,4 

	39-02-007-02
	      до 24 мм
	27,21 
	18,08 
	5,64 
	0,00 
	3,49 
	1,6 

	39-02-007-03
	      до 40 мм
	31,80 
	21,47 
	6,77 
	0,00 
	3,56 
	1,9 

	39-02-007-04
	      до 60 мм
	36,39 
	24,86 
	7,90 
	0,00 
	3,63 
	2,2 

	Таблица 39-02-008. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное оборудования и конструкций 

   

	
	Измеритель: 1 м

	
	Ультразвуковая дефектоскопия оборудования и конструкций одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное, положение сварного соединения:

	39-02-008-01
	      нижнее, вертикальное и горизонтальное на вертикальной плоскости, толщина металла до 10 мм
	21,10 
	13,56 
	4,14 
	0,00 
	3,40 
	1,2 

	39-02-008-02
	      нижнее, вертикальное и горизонтальное на вертикальной плоскости, толщина металла до 20 мм
	22,62 
	14,69 
	4,51 
	0,00 
	3,42 
	1,3 

	39-02-008-03
	      нижнее, вертикальное и горизонтальное на вертикальной плоскости, толщина металла до 40 мм
	25,68 
	16,95 
	5,26 
	0,00 
	3,47 
	1,5 

	39-02-008-04
	      нижнее, вертикальное и горизонтальное на вертикальной плоскости, толщина металла до 60 мм
	28,74 
	19,21 
	6,02 
	0,00 
	3,51 
	1,7 

	39-02-008-05
	      потолочное, толщина металла до 10 мм
	37,91 
	25,99 
	8,27 
	0,00 
	3,65 
	2,3 

	39-02-008-06
	      потолочное, толщина металла до 20 мм
	40,97 
	28,25 
	9,02 
	0,00 
	3,70 
	2,5 

	39-02-008-07
	      потолочное, толщина металла до 40 мм
	51,29 
	36,16 
	11,28 
	0,00 
	3,85 
	3,2 

	39-02-008-08
	      потолочное, толщина металла до 60 мм
	55,88 
	39,55 
	12,41 
	0,00 
	3,92 
	3,5 

	Таблица 39-02-009. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание продольное 

   

	
	Измеритель: 1 стык

	
	Ультразвуковая дефектоскопия трубопровода одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание продольное, диаметр трубопровода:

	39-02-009-01
	      194 мм, толщина стенки до 45 мм
	28,00 
	15,82 
	4,89 
	0,00 
	7,29 
	1,4 

	39-02-009-02
	      299 мм, толщина стенки до 40 мм
	32,91 
	16,95 
	5,26 
	0,00 
	10,70 
	1,5 

	39-02-009-03
	      299 мм, толщина стенки до 60 мм
	42,08 
	23,73 
	7,52 
	0,00 
	10,83 
	2,1 

	39-02-009-04
	      299 мм, толщина стенки до 80 мм
	55,47 
	33,90 
	10,53 
	0,00 
	11,04 
	3 

	39-02-009-05
	      377 мм, толщина стенки до 40 мм
	39,17 
	19,21 
	6,02 
	0,00 
	13,94 
	1,7 

	39-02-009-06
	      377 мм, толщина стенки до 60 мм
	51,40 
	28,25 
	9,02 
	0,00 
	14,13 
	2,5 

	39-02-009-07
	      377 мм, толщина стенки до 80 мм
	70,90 
	42,94 
	13,54 
	0,00 
	14,42 
	3,8 

	39-02-009-08
	      465 мм, толщина стенки до 40 мм
	46,17 
	22,60 
	6,77 
	0,00 
	16,80 
	2 

	39-02-009-09
	      465 мм, толщина стенки до 60 мм
	61,46 
	33,90 
	10,53 
	0,00 
	17,03 
	3 

	39-02-009-10
	      465 мм, толщина стенки до 90 мм
	84,39 
	50,85 
	16,17 
	0,00 
	17,37 
	4,5 

	39-02-009-11
	      550 мм, толщина стенки до 40 мм
	55,45 
	27,12 
	8,65 
	0,00 
	19,68 
	2,4 

	39-02-009-12
	      550 мм, толщина стенки до 60 мм
	79,15 
	45,20 
	13,91 
	0,00 
	20,04 
	4 

	39-02-009-13
	      550 мм, толщина стенки до 90 мм
	97,50 
	58,76 
	18,42 
	0,00 
	20,32 
	5,2 

	39-02-009-14
	      720 мм, толщина стенки до 40 мм
	70,24 
	33,90 
	10,53 
	0,00 
	25,81 
	3 

	39-02-009-15
	      720 мм, толщина стенки до 60 мм
	96,22 
	53,11 
	16,92 
	0,00 
	26,19 
	4,7 

	39-02-009-16
	      720 мм, толщина стенки до 90 мм
	120,30 
	71,19 
	22,56 
	0,00 
	26,55 
	6,3 

	39-02-009-17
	      920 мм, толщина стенки до 40 мм
	84,94 
	39,55 
	12,41 
	0,00 
	32,98 
	3,5 

	39-02-009-18
	      920 мм, толщина стенки до 60 мм
	116,67 
	63,28 
	19,93 
	0,00 
	33,46 
	5,6 

	39-02-009-19
	      920 мм, толщина стенки до 90 мм
	151,47 
	90,40 
	27,07 
	0,00 
	34,00 
	8 

	39-02-009-20
	      1220 мм, толщина стенки до 40 мм
	107,61 
	48,59 
	15,42 
	0,00 
	43,60 
	4,3 

	Таблица 39-02-010. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное закладных деталей 

   

	
	Измеритель: 1 стык

	
	Ультразвуковая дефектоскопия закладных деталей одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное, диаметр стержней:

	39-02-010-01
	      до 10 мм
	4,41 
	3,11 
	1,05 
	0,00 
	0,25 
	0,3 

	39-02-010-02
	      до 16 мм
	4,95 
	3,43 
	1,20 
	0,00 
	0,32 
	0,33 

	39-02-010-03
	      до 25 мм
	5,66 
	3,84 
	1,35 
	0,00 
	0,47 
	0,37 

	39-02-010-04
	      до 40 мм
	6,58 
	4,36 
	1,50 
	0,00 
	0,72 
	0,42 

	39-02-010-05
	Ультразвуковая дефектоскопия закладных деталей одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное, арматурная сталь
	17,13 
	12,46 
	4,14 
	0,00 
	0,53 
	1,2 

	Таблица 39-02-011. Измерение толщин металла ультразвуковым способом 

   

	
	Измеритель: 1 измерение

	39-02-011-01
	Измерение толщин металла ультразвуковым способом
	5,93 
	4,15 
	0,80 
	0,00 
	0,98 
	0,4 

	Таблица 39-02-012. Рентгенографический контроль трубопроводов через две стенки 

   

	
	Измеритель: 1 снимок

	
	Рентгенографический контроль трубопровода через две стенки, диаметр трубопровода:

	39-02-012-01
	      60 мм, толщина стенки до 5 мм
	23,43 
	13,53 
	1,67 
	0,00 
	8,23 
	1 

	39-02-012-02
	      60 мм, толщина стенки до 11 мм
	29,25 
	16,24 
	2,07 
	0,00 
	10,94 
	1,2 

	39-02-012-03
	      114 мм, толщина стенки до 5 мм
	26,56 
	14,88 
	1,82 
	0,00 
	9,86 
	1,1 

	39-02-012-04
	      114 мм, толщина стенки до 10 мм
	31,47 
	16,24 
	2,17 
	0,00 
	13,06 
	1,2 

	39-02-012-05
	      114 мм, толщина стенки до 15 мм
	37,85 
	21,65 
	3,03 
	0,00 
	13,17 
	1,6 

	39-02-012-06
	      114 мм, толщина стенки до 20 мм
	44,41 
	24,35 
	3,64 
	0,00 
	16,42 
	1,8 

	39-02-012-07
	      159 мм, толщина стенки до 10 мм
	36,24 
	17,59 
	2,37 
	0,00 
	16,28 
	1,3 

	39-02-012-08
	      159 мм, толщина стенки до 15 мм
	42,72 
	23,00 
	3,33 
	0,00 
	16,39 
	1,7 

	39-02-012-09
	      159 мм, толщина стенки до 20 мм
	51,45 
	27,06 
	3,94 
	0,00 
	20,45 
	2 

	39-02-012-10
	      273 мм, толщина стенки до 10 мм
	47,53 
	18,94 
	2,73 
	0,00 
	25,86 
	1,4 

	39-02-012-11
	      273 мм, толщина стенки до 15 мм
	53,96 
	24,35 
	3,64 
	0,00 
	25,97 
	1,8 

	39-02-012-12
	      273 мм, толщина стенки до 20 мм
	65,08 
	28,41 
	4,24 
	0,00 
	32,43 
	2,1 

	39-02-012-13
	      377 мм, толщина стенки до 10 мм
	67,59 
	21,65 
	3,03 
	0,00 
	42,91 
	1,6 

	39-02-012-14
	      377 мм, толщина стенки до 15 мм
	74,02 
	27,06 
	3,94 
	0,00 
	43,02 
	2 

	39-02-012-15
	      377 мм, толщина стенки до 20 мм
	92,76 
	33,83 
	5,15 
	0,00 
	53,78 
	2,5 

	39-02-012-16
	      465 мм, толщина стенки до 10 мм
	69,27 
	23,00 
	3,33 
	0,00 
	42,94 
	1,7 

	39-02-012-17
	      465 мм, толщина стенки до 15 мм
	75,70 
	28,41 
	4,24 
	0,00 
	43,05 
	2,1 

	39-02-012-18
	      465 мм, толщина стенки до 20 мм
	94,43 
	35,18 
	5,45 
	0,00 
	53,80 
	2,6 

	39-02-012-19
	      550 мм, толщина стенки до 10 мм
	53,96 
	24,35 
	3,64 
	0,00 
	25,97 
	1,8 

	39-02-012-20
	      550 мм, толщина стенки до 15 мм
	65,14 
	33,83 
	5,15 
	0,00 
	26,16 
	2,5 

	39-02-012-21
	      550 мм, толщина стенки до 20 мм
	76,56 
	37,88 
	6,06 
	0,00 
	32,62 
	2,8 

	39-02-012-22
	      660 мм, толщина стенки до 10 мм
	63,40 
	27,06 
	3,94 
	0,00 
	32,40 
	2 

	39-02-012-23
	      660 мм, толщина стенки до 15 мм
	73,19 
	35,18 
	5,45 
	0,00 
	32,56 
	2,6 

	39-02-012-24
	      660 мм, толщина стенки до 20 мм
	89,27 
	41,94 
	6,67 
	0,00 
	40,66 
	3,1 

	Таблица 39-02-013. Рентгенографический контроль трубопроводов через одну стенку 

   

	
	Измеритель: 1 снимок

	
	Рентгенографический контроль трубопровода через одну стенку, толщина стенки:

	39-02-013-01
	      до 5 мм
	47,19 
	13,53 
	1,52 
	0,00 
	32,14 
	1 

	39-02-013-02
	      до 10 мм
	59,61 
	14,88 
	1,97 
	0,00 
	42,76 
	1,1 

	39-02-013-03
	      до 15 мм
	62,82 
	17,59 
	2,42 
	0,00 
	42,81 
	1,3 

	39-02-013-04
	      до 20 мм
	76,59 
	20,30 
	2,78 
	0,00 
	53,51 
	1,5 

	39-02-013-05
	      до 30 мм
	84,54 
	27,06 
	3,84 
	0,00 
	53,64 
	2 

	39-02-013-06
	      до 40 мм
	89,96 
	31,12 
	5,12 
	0,00 
	53,72 
	2,3 

	Таблица 39-02-014. Рентгенографический контроль оборудования и конструкций 

   

	
	Измеритель: 1 снимок

	
	Рентгенографический контроль оборудования и конструкций, толщина металла:

	39-02-014-01
	      до 5 мм
	45,60 
	12,18 
	1,31 
	0,00 
	32,11 
	0,9 

	39-02-014-02
	      до 10 мм
	59,41 
	14,88 
	1,77 
	0,00 
	42,76 
	1,1 

	39-02-014-03
	      до 15 мм
	61,14 
	16,24 
	2,12 
	0,00 
	42,78 
	1,2 

	39-02-014-04
	      до 20 мм
	73,51 
	17,59 
	2,47 
	0,00 
	53,45 
	1,3 

	39-02-014-05
	      до 30 мм
	80,08 
	23,00 
	3,52 
	0,00 
	53,56 
	1,7 

	39-02-014-06
	      до 40 мм
	86,56 
	28,41 
	4,48 
	0,00 
	53,67 
	2,1 

	Таблица 39-02-015. Гаммаграфический контроль трубопроводов через две стенки 

   

	
	Измеритель: 1 снимок

	
	Гаммаграфический контроль трубопровода через две стенки, диаметр трубопровода:

	39-02-015-01
	      25 мм, толщина стенки до 4 мм
	28,50 
	10,82 
	14,81 
	0,00 
	2,87 
	0,8 

	39-02-015-02
	      60 мм, толщина стенки до 5 мм
	37,04 
	12,18 
	16,66 
	0,00 
	8,20 
	0,9 

	39-02-015-03
	      60 мм, толщина стенки до 11 мм
	45,40 
	13,53 
	20,98 
	0,00 
	10,89 
	1 

	39-02-015-04
	      108 мм, толщина стенки до 5 мм
	41,19 
	12,85 
	18,52 
	0,00 
	9,82 
	0,95 

	39-02-015-05
	      108 мм, толщина стенки до 10 мм
	50,14 
	14,88 
	22,22 
	0,00 
	13,04 
	1,1 

	39-02-015-06
	      108 мм, толщина стенки до 15 мм
	64,15 
	18,94 
	32,09 
	0,00 
	13,12 
	1,4 

	39-02-015-07
	      108 мм, толщина стенки до 20 мм
	75,04 
	21,65 
	37,03 
	0,00 
	16,36 
	1,6 

	39-02-015-08
	      108 мм, толщина стенки до 30 мм
	96,75 
	28,41 
	51,84 
	0,00 
	16,50 
	2,1 

	39-02-015-09
	      159 мм, толщина стенки до 10 мм
	55,18 
	14,88 
	24,07 
	0,00 
	16,23 
	1,1 

	39-02-015-10
	      159 мм, толщина стенки до 15 мм
	68,58 
	18,94 
	33,33 
	0,00 
	16,31 
	1,4 

	39-02-015-11
	      159 мм, толщина стенки до 20 мм
	84,11 
	23,00 
	40,74 
	0,00 
	20,37 
	1,7 

	39-02-015-12
	      159 мм, толщина стенки до 30 мм
	105,83 
	29,77 
	55,55 
	0,00 
	20,51 
	2,2 

	39-02-015-13
	      159 мм, толщина стенки до 40 мм
	122,45 
	35,18 
	66,66 
	0,00 
	20,61 
	2,6 

	39-02-015-14
	      273 мм, толщина стенки до 10 мм
	71,19 
	17,59 
	27,77 
	0,00 
	25,83 
	1,3 

	39-02-015-15
	      273 мм, толщина стенки до 15 мм
	84,59 
	21,65 
	37,03 
	0,00 
	25,91 
	1,6 

	39-02-015-16
	      273 мм, толщина стенки до 20 мм
	101,14 
	24,35 
	44,44 
	0,00 
	32,35 
	1,8 

	39-02-015-17
	      273 мм, толщина стенки до 30 мм
	129,32 
	33,83 
	62,95 
	0,00 
	32,54 
	2,5 

	39-02-015-18
	      273 мм, толщина стенки до 40 мм
	144,56 
	37,88 
	74,06 
	0,00 
	32,62 
	2,8 

	39-02-015-19
	      377 мм, толщина стенки до 10 мм
	93,89 
	18,94 
	32,09 
	0,00 
	42,86 
	1,4 

	39-02-015-20
	      377 мм, толщина стенки до 15 мм
	106,68 
	23,00 
	40,74 
	0,00 
	42,94 
	1,7 

	39-02-015-21
	      377 мм, толщина стенки до 20 мм
	133,92 
	28,41 
	51,84 
	0,00 
	53,67 
	2,1 

	39-02-015-22
	      377 мм, толщина стенки до 30 мм
	150,56 
	33,83 
	62,95 
	0,00 
	53,78 
	2,5 

	39-02-015-23
	      377 мм, толщина стенки до 40 мм
	172,27 
	40,59 
	77,77 
	0,00 
	53,91 
	3 

	39-02-015-24
	      465 мм, толщина стенки до 10 мм
	98,37 
	20,30 
	35,18 
	0,00 
	42,89 
	1,5 

	39-02-015-25
	      465 мм, толщина стенки до 15 мм
	111,76 
	24,35 
	44,44 
	0,00 
	42,97 
	1,8 

	39-02-015-26
	      465 мм, толщина стенки до 20 мм
	139,02 
	29,77 
	55,55 
	0,00 
	53,70 
	2,2 

	39-02-015-27
	      465 мм, толщина стенки до 30 мм
	160,72 
	36,53 
	70,36 
	0,00 
	53,83 
	2,7 

	39-02-015-28
	      465 мм, толщина стенки до 40 мм
	182,44 
	43,30 
	85,17 
	0,00 
	53,97 
	3,2 

	39-02-015-29
	      550 мм, толщина стенки до 10 мм
	89,68 
	23,00 
	40,74 
	0,00 
	25,94 
	1,7 

	39-02-015-30
	      550 мм, толщина стенки до 15 мм
	106,30 
	28,41 
	51,84 
	0,00 
	26,05 
	2,1 

	39-02-015-31
	      550 мм, толщина стенки до 20 мм
	129,32 
	33,83 
	62,95 
	0,00 
	32,54 
	2,5 

	39-02-015-32
	      550 мм, толщина стенки до 30 мм
	151,03 
	40,59 
	77,77 
	0,00 
	32,67 
	3 

	39-02-015-33
	      680 мм, толщина стенки до 10 мм
	107,60 
	27,06 
	48,14 
	0,00 
	32,40 
	2 

	39-02-015-34
	      680 мм, толщина стенки до 15 мм
	134,40 
	35,18 
	66,66 
	0,00 
	32,56 
	2,6 

	39-02-015-35
	      680 мм, толщина стенки до 20 мм
	156,11 
	41,94 
	81,47 
	0,00 
	32,70 
	3,1 

	39-02-015-36
	      680 мм, толщина стенки до 30 мм
	187,99 
	51,41 
	103,69 
	0,00 
	32,89 
	3,8 

	Таблица 39-02-016. Гаммаграфический контроль трубопроводов через одну стенку 

   

	
	Измеритель: 1 снимок

	
	Гаммаграфический контроль трубопровода через одну стенку, толщина стенки:

	39-02-016-01
	      до 2 мм
	52,64 
	9,47 
	11,11 
	0,00 
	32,06 
	0,7 

	39-02-016-02
	      до 5 мм
	58,34 
	10,82 
	15,43 
	0,00 
	32,09 
	0,8 

	39-02-016-03
	      до 10 мм
	76,01 
	13,53 
	19,75 
	0,00 
	42,73 
	1 

	39-02-016-04
	      до 15 мм
	83,71 
	16,24 
	24,69 
	0,00 
	42,78 
	1,2 

	39-02-016-05
	      до 20 мм
	99,43 
	17,59 
	28,39 
	0,00 
	53,45 
	1,3 

	39-02-016-06
	      до 30 мм
	112,21 
	21,65 
	37,03 
	0,00 
	53,53 
	1,6 

	39-02-016-07
	      до 40 мм
	128,84 
	27,06 
	48,14 
	0,00 
	53,64 
	2 

	39-02-016-08
	      до 50 мм
	139,02 
	29,77 
	55,55 
	0,00 
	53,70 
	2,2 

	39-02-016-09
	      до 60 мм
	166,27 
	35,18 
	66,66 
	0,00 
	64,43 
	2,6 

	39-02-016-10
	      до 70 мм
	176,43 
	37,88 
	74,06 
	0,00 
	64,49 
	2,8 

	39-02-016-11
	      до 80 мм
	193,07 
	43,30 
	85,17 
	0,00 
	64,60 
	3,2 

	39-02-016-12
	      до 90 мм
	214,78 
	50,06 
	99,99 
	0,00 
	64,73 
	3,7 

	Таблица 39-02-017. Гаммаграфический контроль трубопроводов, панорамное просвечивание 

   

	
	Измеритель: 1 снимок

	
	Гаммаграфический контроль трубопровода, панорамное просвечивание, диаметр трубопровода:

	39-02-017-01
	      550 мм, толщина стенки до 10 мм
	312,05 
	36,53 
	70,36 
	0,00 
	205,16 
	2,7 

	39-02-017-02
	      550 мм, толщина стенки до 20 мм
	379,10 
	41,94 
	81,47 
	0,00 
	255,69 
	3,1 

	39-02-017-03
	      550 мм, толщина стенки до 30 мм
	389,27 
	44,65 
	88,88 
	0,00 
	255,74 
	3,3 

	39-02-017-04
	      550 мм, толщина стенки до 40 мм
	405,90 
	50,06 
	99,99 
	0,00 
	255,85 
	3,7 

	39-02-017-05
	      550 мм, толщина стенки до 50 мм
	472,99 
	55,47 
	111,10 
	0,00 
	306,42 
	4,1 

	39-02-017-06
	      550 мм, толщина стенки до 70 мм
	489,63 
	60,89 
	122,21 
	0,00 
	306,53 
	4,5 

	39-02-017-07
	      550 мм, толщина стенки до 90 мм
	508,19 
	67,65 
	133,32 
	0,00 
	307,22 
	5 

	39-02-017-08
	      1020 мм, толщина стенки до 10 мм
	528,27 
	48,71 
	96,28 
	0,00 
	383,28 
	3,6 

	39-02-017-09
	      1020 мм, толщина стенки до 20 мм
	640,46 
	54,12 
	107,39 
	0,00 
	478,95 
	4 

	39-02-017-10
	      1020 мм, толщина стенки до 30 мм
	657,09 
	59,53 
	118,50 
	0,00 
	479,06 
	4,4 

	39-02-017-11
	      1020 мм, толщина стенки до 40 мм
	680,19 
	67,65 
	133,32 
	0,00 
	479,22 
	5 

	39-02-017-12
	      1020 мм, толщина стенки до 50 мм
	700,52 
	73,06 
	148,13 
	0,00 
	479,33 
	5,4 

	39-02-017-13
	      1020 мм, толщина стенки до 70 мм
	738,72 
	83,89 
	174,05 
	0,00 
	480,78 
	6,2 

	39-02-017-14
	      1020 мм, толщина стенки до 90 мм
	768,27 
	94,71 
	192,57 
	0,00 
	480,99 
	7 

	Таблица 39-02-018. Гаммаграфический контроль оборудования и конструкций 

   

	
	Измеритель: 1 снимок

	
	Гаммаграфический контроль оборудования и конструкций, толщина металла:

	39-02-018-01
	      до 5 мм
	56,55 
	10,82 
	13,58 
	0,00 
	32,15 
	0,8 

	39-02-018-02
	      до 10 мм
	72,78 
	12,18 
	17,90 
	0,00 
	42,70 
	0,9 

	39-02-018-03
	      до 15 мм
	79,24 
	14,88 
	21,60 
	0,00 
	42,76 
	1,1 

	39-02-018-04
	      до 20 мм
	94,97 
	16,24 
	25,31 
	0,00 
	53,42 
	1,2 

	39-02-018-05
	      до 30 мм
	107,14 
	20,30 
	33,33 
	0,00 
	53,51 
	1,5 

	39-02-018-06
	      до 40 мм
	122,38 
	24,35 
	44,44 
	0,00 
	53,59 
	1,8 

	39-02-018-07
	      до 50 мм
	133,92 
	28,41 
	51,84 
	0,00 
	53,67 
	2,1 

	39-02-018-08
	      до 60 мм
	153,49 
	31,12 
	58,02 
	0,00 
	64,35 
	2,3 

	39-02-018-09
	      до 70 мм
	166,27 
	35,18 
	66,66 
	0,00 
	64,43 
	2,6 

	Таблица 39-02-019. Гаммаграфический контроль арматурной стали 

   

	
	Измеритель: 1 снимок

	
	Гаммаграфический контроль арматурной стали, диаметр:

	39-02-019-01
	      до 22 мм
	100,67 
	17,59 
	29,63 
	0,00 
	53,45 
	1,3 

	39-02-019-02
	      до 32 мм
	108,99 
	20,30 
	35,18 
	0,00 
	53,51 
	1,5 

	39-02-019-03
	      до 40 мм
	121,44 
	27,06 
	40,74 
	0,00 
	53,64 
	2 

	Таблица 39-02-020. Контроль плотности способом керосиновой пробы 

   

	
	Измеритель: 1 м шва

	
	Контроль плотности способом керосиновой пробы, положение сварного соединения:

	39-02-020-01
	      нижнее
	1,24 
	0,94 
	0,00 
	0,00 
	0,30 
	0,1 

	39-02-020-02
	      вертикальное
	1,52 
	1,22 
	0,00 
	0,00 
	0,30 
	0,13 

	39-02-020-03
	      потолочное
	1,72 
	1,41 
	0,00 
	0,00 
	0,31 
	0,15 

	39-02-020-04
	      кольцевые швы
	2,29 
	1,97 
	0,00 
	0,00 
	0,32 
	0,21 

	Таблица 39-02-021. Испытание вакуум-камерой 

   

	
	Измеритель: 1 м шва

	
	Испытание оборудования вакуум-камерой, положение сварного соединения:

	39-02-021-01
	      нижнее
	332,68 
	1,53 
	0,49 
	0,00 
	330,66 
	0,15 

	39-02-021-02
	      вертикальное и горизонтальное на вертикальной плоскости
	333,35 
	2,05 
	0,63 
	0,00 
	330,67 
	0,2 

	39-02-021-03
	      потолочное
	334,74 
	3,07 
	0,98 
	0,00 
	330,69 
	0,3 

	Таблица 39-02-022. Контроль методом гелиевой или вакуумной камеры 

   

	
	Измеритель: 1 стык

	
	Контроль трубопроводов методом гелиевой или вакуумной камеры, диаметр:

	39-02-022-01
	      до 60 мм
	44,66 
	20,46 
	14,78 
	3,64 
	9,42 
	2 

	39-02-022-02
	      до 159 мм
	64,02 
	22,51 
	17,24 
	4,24 
	24,27 
	2,2 

	Таблица 39-02-023. Измерение твёрдости металла шва 

   

	
	Измеритель: 1 сварное соединение (3 замера)

	39-02-023-01
	Измерение твёрдости металла шва
	8,29 
	8,13 
	0,00 
	0,00 
	0,16 
	0,7 

	ОТДЕЛ 03. КОНТРОЛЬ МОНТАЖНЫХ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ РАЗРУШАЮЩИМИ МЕТОДАМИ 

   

	Таблица 39-03-001. Механические испытания 

   

	
	Измеритель: 1 образец

	
	Механическое испытание на растяжение, сталь:

	39-03-001-01
	      перлитная, толщина стенки до 12 мм
	19,78 
	15,18 
	4,30 
	2,32 
	0,30 
	1,4 

	39-03-001-02
	      перлитная, толщина стенки до 30 мм
	25,49 
	19,51 
	5,59 
	3,02 
	0,39 
	1,8 

	39-03-001-03
	      перлитная, толщина стенки до 50 мм
	29,67 
	22,76 
	6,45 
	3,48 
	0,46 
	2,1 

	39-03-001-04
	      перлитная, толщина стенки до 90 мм
	38,25 
	29,27 
	8,39 
	4,52 
	0,59 
	2,7 

	39-03-001-05
	      аустенитная, толщина стенки до 12 мм
	26,82 
	20,60 
	5,81 
	3,13 
	0,41 
	1,9 

	39-03-001-06
	      аустенитная, толщина стенки до 30 мм
	29,67 
	22,76 
	6,45 
	3,48 
	0,46 
	2,1 

	39-03-001-07
	      аустенитная, толщина стенки до 50 мм
	34,07 
	26,02 
	7,53 
	4,06 
	0,52 
	2,4 

	
	Механическое испытание на изгиб, сталь:

	39-03-001-08
	      перлитная, толщина стенки до 12 мм
	12,76 
	9,76 
	2,80 
	1,51 
	0,20 
	0,9 

	39-03-001-09
	      перлитная, толщина стенки до 30 мм
	18,24 
	14,09 
	3,87 
	2,09 
	0,28 
	1,3 

	39-03-001-10
	      перлитная, толщина стенки до 50 мм
	21,11 
	16,26 
	4,52 
	2,44 
	0,33 
	1,5 

	39-03-001-11
	      перлитная, толщина стенки до 90 мм
	27,92 
	21,68 
	5,81 
	3,13 
	0,43 
	2 

	39-03-001-12
	      аустенитная, толщина стенки до 12 мм
	16,93 
	13,01 
	3,66 
	1,97 
	0,26 
	1,2 

	39-03-001-13
	      аустенитная, толщина стенки до 30 мм
	19,78 
	15,18 
	4,30 
	2,32 
	0,30 
	1,4 

	39-03-001-14
	      аустенитная, толщина стенки до 50 мм
	22,64 
	17,34 
	4,95 
	2,67 
	0,35 
	1,6 

	
	Механическое испытание на ударную вязкость, сталь:

	39-03-001-15
	      перлитная, толщина стенки до 90 мм
	8,39 
	7,59 
	0,65 
	0,35 
	0,15 
	0,7 

	39-03-001-16
	      аустенитная, толщина стенки до 50 мм
	10,82 
	9,76 
	0,86 
	0,46 
	0,20 
	0,9 

	
	Механическое испытание на растяжение образца Гагарина, сталь:

	39-03-001-17
	      перлитная, толщина стенки до 90 мм
	15,97 
	11,44 
	4,30 
	2,32 
	0,23 
	1,4 

	39-03-001-18
	      аустенитная, толщина стенки до 50 мм
	20,74 
	14,85 
	5,59 
	3,02 
	0,30 
	1,8 

	
	Механическое испытание на сплющивание, сталь:

	39-03-001-19
	      перлитная, толщина стенки до 90 мм
	11,21 
	8,67 
	2,37 
	1,28 
	0,17 
	0,8 

	39-03-001-20
	      аустенитная, толщина стенки до 50 мм
	12,76 
	9,76 
	2,80 
	1,51 
	0,20 
	0,9 

	Таблица 39-03-002. Металлографические исследования 

   

	
	Измеритель: 1 образец

	
	Исследование на макро- и микроструктуру на одном образце, сталь:

	39-03-002-01
	      перлитная, толщина стенки до 8 мм
	175,41 
	17,34 
	1,79 
	0,00 
	156,28 
	1,6 

	39-03-002-02
	      перлитная, толщина стенки до 15 мм
	185,52 
	26,02 
	2,75 
	0,00 
	156,75 
	2,4 

	39-03-002-03
	      перлитная, толщина стенки до 30 мм
	205,00 
	43,36 
	4,54 
	0,00 
	157,10 
	4 

	39-03-002-04
	      перлитная, толщина стенки до 50 мм
	213,70 
	50,95 
	5,38 
	0,00 
	157,37 
	4,7 

	39-03-002-05
	      перлитная, толщина стенки свыше 50 мм
	225,94 
	61,79 
	6,45 
	0,00 
	157,70 
	5,7 

	39-03-002-06
	      аустенитная, толщина стенки до 8 мм
	180,19 
	21,68 
	2,27 
	0,00 
	156,24 
	2 

	39-03-002-07
	      аустенитная, толщина стенки до 15 мм
	193,67 
	33,60 
	3,47 
	0,00 
	156,60 
	3,1 

	39-03-002-08
	      аустенитная, толщина стенки до 30 мм
	216,95 
	54,20 
	5,74 
	0,00 
	157,01 
	5 

	39-03-002-09
	      аустенитная, толщина стенки до 50 мм
	229,08 
	65,04 
	6,69 
	0,00 
	157,35 
	6 

	39-03-002-10
	      аустенитная, толщина стенки свыше 50 мм
	242,80 
	76,96 
	8,13 
	0,00 
	157,71 
	7,1 

	
	Исследование на макроструктуру, сталь:

	39-03-002-11
	      перлитная, толщина стенки до 8 мм
	77,73 
	4,66 
	0,50 
	0,00 
	72,57 
	0,43 

	39-03-002-12
	      перлитная, толщина стенки до 15 мм
	80,29 
	6,83 
	0,72 
	0,00 
	72,74 
	0,63 

	39-03-002-13
	      перлитная, толщина стенки до 30 мм
	89,63 
	15,18 
	1,55 
	0,00 
	72,90 
	1,4 

	39-03-002-14
	      перлитная, толщина стенки до 50 мм
	94,65 
	19,51 
	2,03 
	0,00 
	73,11 
	1,8 

	39-03-002-15
	      перлитная, толщина стенки свыше 50 мм
	100,90 
	24,93 
	2,63 
	0,00 
	73,34 
	2,3 

	39-03-002-16
	      аустенитная, толщина стенки до 8 мм
	79,37 
	5,85 
	0,62 
	0,00 
	72,90 
	0,54 

	39-03-002-17
	      аустенитная, толщина стенки до 15 мм
	82,65 
	8,67 
	0,91 
	0,00 
	73,07 
	0,8 

	39-03-002-18
	      аустенитная, толщина стенки до 30 мм
	93,61 
	18,43 
	1,91 
	0,00 
	73,27 
	1,7 

	39-03-002-19
	      аустенитная, толщина стенки до 50 мм
	99,86 
	23,85 
	2,51 
	0,00 
	73,50 
	2,2 

	39-03-002-20
	      аустенитная, толщина стенки свыше 50 мм
	109,66 
	32,52 
	3,35 
	0,00 
	73,79 
	3 

	
	Исследование на микроструктуру, сталь:

	39-03-002-21
	      перлитная, толщина стенки до 8 мм
	88,28 
	14,09 
	1,43 
	0,00 
	72,76 
	1,3 

	39-03-002-22
	      перлитная, толщина стенки до 15 мм
	96,86 
	21,68 
	2,15 
	0,00 
	73,03 
	2 

	39-03-002-23
	      перлитная, толщина стенки до 30 мм
	106,79 
	30,35 
	3,23 
	0,00 
	73,21 
	2,8 

	39-03-002-24
	      перлитная, толщина стенки до 50 мм
	116,58 
	39,02 
	4,06 
	0,00 
	73,50 
	3,6 

	39-03-002-25
	      перлитная, толщина стенки свыше 50 мм
	126,51 
	47,70 
	5,02 
	0,00 
	73,79 
	4,4 

	39-03-002-26
	      аустенитная, толщина стенки до 8 мм
	92,26 
	17,34 
	1,79 
	0,00 
	73,13 
	1,6 

	39-03-002-27
	      аустенитная, толщина стенки до 15 мм
	98,51 
	22,76 
	2,39 
	0,00 
	73,36 
	2,1 

	39-03-002-28
	      аустенитная, толщина стенки до 30 мм
	116,76 
	39,02 
	4,06 
	0,00 
	73,68 
	3,6 

	39-03-002-29
	      аустенитная, толщина стенки до 50 мм
	127,92 
	48,78 
	5,14 
	0,00 
	74,00 
	4,5 

	39-03-002-30
	      аустенитная, толщина стенки свыше 50 мм
	141,38 
	60,70 
	6,33 
	0,00 
	74,35 
	5,6 

	Таблица 39-03-003. Испытания на межкристаллитную коррозию 

   

	
	Измеритель: 1 партия (2 образца)

	
	Испытание на межкристаллитную коррозию:

	39-03-003-01
	      без провоцирующего нагрева
	337,29 
	330,68 
	0,00 
	0,00 
	6,61 
	28 

	39-03-003-02
	      с провоцирующим нагревом
	354,96 
	348,00 
	0,00 
	0,00 
	6,96 
	29 

	ОТДЕЛ 04. ИЗГОТОВЛЕНИЕ ОБРАЗЦОВ ДЛЯ ИСПЫТАНИЯ МОНТАЖНЫХ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ 

   

	Таблица 39-04-001. Изготовление образцов для механических испытаний 

   

	
	Измеритель: 1 образец

	
	Изготовление образцов для испытания на разрыв, толщина стенки:

	39-04-001-01
	      до 6 мм
	22,50 
	11,09 
	11,19 
	6,38 
	0,22 
	1,1 

	39-04-001-02
	      до 10 мм
	33,31 
	15,12 
	17,89 
	10,21 
	0,30 
	1,5 

	39-04-001-03
	      до 14 мм
	38,62 
	17,14 
	21,14 
	12,06 
	0,34 
	1,7 

	39-04-001-04
	      до 20 мм
	46,58 
	20,16 
	26,02 
	14,85 
	0,40 
	2 

	39-04-001-05
	      до 24 мм
	52,92 
	23,18 
	29,28 
	16,70 
	0,46 
	2,3 

	39-04-001-06
	      до 32 мм
	60,89 
	26,21 
	34,16 
	19,49 
	0,52 
	2,6 

	39-04-001-07
	      до 40 мм
	69,88 
	30,24 
	39,04 
	22,27 
	0,60 
	3 

	39-04-001-08
	      до 50 мм
	79,47 
	33,26 
	45,54 
	25,98 
	0,67 
	3,3 

	39-04-001-09
	      до 60 мм
	90,10 
	37,30 
	52,05 
	29,70 
	0,75 
	3,7 

	39-04-001-10
	      до 70 мм
	101,74 
	42,34 
	58,55 
	33,41 
	0,85 
	4,2 

	39-04-001-11
	      до 90 мм
	122,98 
	50,40 
	71,57 
	40,83 
	1,01 
	5 

	
	Изготовление образцов для испытания на изгиб, толщина стенки:

	39-04-001-12
	      до 6 мм
	13,63 
	7,06 
	6,43 
	3,44 
	0,14 
	0,7 

	39-04-001-13
	      до 10 мм
	17,99 
	9,07 
	8,74 
	4,70 
	0,18 
	0,9 

	39-04-001-14
	      до 14 мм
	20,93 
	10,08 
	10,65 
	5,74 
	0,20 
	1 

	39-04-001-15
	      до 20 мм
	23,47 
	11,09 
	12,16 
	6,54 
	0,22 
	1,1 

	39-04-001-16
	      до 24 мм
	26,21 
	12,10 
	13,87 
	7,46 
	0,24 
	1,2 

	39-04-001-17
	      до 32 мм
	34,22 
	15,12 
	18,80 
	10,09 
	0,30 
	1,5 

	39-04-001-18
	      до 40 мм
	39,69 
	17,14 
	22,21 
	11,93 
	0,34 
	1,7 

	39-04-001-19
	      до 50 мм
	47,90 
	20,16 
	27,34 
	14,68 
	0,40 
	2 

	39-04-001-20
	      до 60 мм
	54,40 
	23,18 
	30,76 
	16,52 
	0,46 
	2,3 

	39-04-001-21
	      до 70 мм
	62,61 
	26,21 
	35,88 
	19,27 
	0,52 
	2,6 

	39-04-001-22
	      до 90 мм
	79,04 
	32,26 
	46,13 
	24,78 
	0,65 
	3,2 

	39-04-001-23
	Изготовление образцов для испытания на растяжение (образцы Гагарина), толщина стенки до 90 мм
	12,42 
	10,08 
	2,14 
	1,16 
	0,20 
	1 

	
	Изготовление образцов для испытания на ударную вязкость:

	39-04-001-24
	      с прорезкой канавки, толщина стенки до 90 мм
	45,01 
	27,86 
	16,59 
	6,42 
	0,56 
	2,4 

	39-04-001-25
	      без прорезки канавки, толщина стенки до 90 мм
	43,20 
	23,22 
	19,52 
	11,14 
	0,46 
	2 

	Таблица 39-04-002. Изготовление образцов для металлографических исследований 

   

	
	Измеритель: 1 образец

	
	Изготовление образцов для металлографических исследований, толщина стенки:

	39-04-002-01
	      до 6 мм
	7,29 
	5,85 
	1,32 
	0,44 
	0,12 
	0,58 

	39-04-002-02
	      до 10 мм
	8,61 
	6,55 
	1,93 
	0,67 
	0,13 
	0,65 

	39-04-002-03
	      до 14 мм
	10,49 
	7,76 
	2,57 
	0,89 
	0,16 
	0,77 

	39-04-002-04
	      до 20 мм
	12,17 
	8,77 
	3,22 
	1,11 
	0,18 
	0,87 

	39-04-002-05
	      до 24 мм
	13,39 
	9,37 
	3,83 
	1,33 
	0,19 
	0,93 

	39-04-002-06
	      до 32 мм
	14,54 
	10,38 
	3,95 
	1,33 
	0,21 
	1,03 

	39-04-002-07
	      до 40 мм
	16,12 
	11,29 
	4,60 
	1,55 
	0,23 
	1,12 

	39-04-002-08
	      до 50 мм
	17,90 
	12,40 
	5,25 
	1,77 
	0,25 
	1,23 

	39-04-002-09
	      до 60 мм
	20,31 
	13,61 
	6,43 
	2,22 
	0,27 
	1,35 

	39-04-002-10
	      до 70 мм
	22,16 
	15,22 
	6,64 
	2,22 
	0,30 
	1,51 

	39-04-002-11
	      до 90 мм
	25,89 
	18,45 
	7,07 
	2,22 
	0,37 
	1,83 

	Таблица 39-04-003. Изготовление образцов для испытания на межкристаллитную коррозию 

   

	
	Измеритель: 1 образец

	39-04-003-01
	Изготовление образцов для испытания на межкристаллическую коррозию, толщина стенки до 90 мм
	23,67 
	15,09 
	8,28 
	2,85 
	0,30 
	1,3 

	ОТДЕЛ 05. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 

   

	Таблица 39-05-001. Контроль сварочных материалов 

   

	
	Измеритель: 1 бухта

	
	Контроль сварочных материалов:

	39-05-001-01
	      проволока
	17,77 
	17,42 
	0,00 
	0,00 
	0,35 
	1,5 

	
	Измеритель: 1 партия (10 электродов)

	39-05-001-02
	      электроды
	29,61 
	29,03 
	0,00 
	0,00 
	0,58 
	2,5 

	39-05-001-03
	      вольфрамовые электроды
	17,77 
	17,42 
	0,00 
	0,00 
	0,35 
	1,5 

	
	Измеритель: 10 кг

	39-05-001-04
	      флюс
	26,05 
	25,54 
	0,00 
	0,00 
	0,51 
	2,2 

	
	Измеритель: 1 баллон

	39-05-001-05
	      защитный газ
	10,89 
	10,68 
	0,00 
	0,00 
	0,21 
	0,92 

	Таблица 39-05-002. Контроль деталей, материалов, полуфабрикатов 

   

	
	Измеритель: 1 м2

	
	Контроль деталей, материалов, полуфабрикатов:

	39-05-002-01
	      листы облицовки, емкости
	1,13 
	1,11 
	0,00 
	0,00 
	0,02 
	0,11 

	
	Измеритель: 1 т

	39-05-002-02
	      швеллер
	1,34 
	1,31 
	0,00 
	0,00 
	0,03 
	0,13 

	39-05-002-03
	      уголок, накладка
	5,14 
	5,04 
	0,00 
	0,00 
	0,10 
	0,5 

	Таблица 39-05-003. Контроль сборочно-сварочного и термического оборудования, аппаратуры и приспособлений 

   

	
	Измеритель: 1 компл.

	
	Контроль:

	39-05-003-01
	      сборочно-сварочного оборудования, аппаратуры и приспособлений
	51,41 
	50,40 
	0,00 
	0,00 
	1,01 
	5 

	39-05-003-02
	      термического оборудования
	32,91 
	32,26 
	0,00 
	0,00 
	0,65 
	3,2 

	Таблица 39-05-004. Контроль материалов для дефектоскопии 

   

	
	Измеритель: 1 партия

	
	Контроль материалов для дефектоскопии:

	39-05-004-01
	      пленка для проведения радиографического контроля
	17,77 
	17,42 
	0,00 
	0,00 
	0,35 
	1,5 

	39-05-004-02
	      пленка для фотообработки
	24,87 
	24,38 
	0,00 
	0,00 
	0,49 
	2,1 

	
	Измеритель: 1 экран

	39-05-004-03
	      экран
	9,48 
	9,29 
	0,00 
	0,00 
	0,19 
	0,8 

	
	Измеритель: 1 испытание

	39-05-004-04
	      химикаты
	10,89 
	10,68 
	0,00 
	0,00 
	0,21 
	0,92 

	Таблица 39-05-005. Контроль труб и блоков трубопроводов 

   

	
	Измеритель: 1 труба

	
	Контроль:

	39-05-005-01
	      труб
	10,66 
	10,45 
	0,00 
	0,00 
	0,21 
	0,9 

	
	Измеритель: 1 блок

	39-05-005-02
	      блоков трубопроводов
	16,58 
	16,25 
	0,00 
	0,00 
	0,33 
	1,4 

	ОТДЕЛ 06. ОПЕРАЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬ 

   

	Таблица 39-06-001. Контроль подготовки деталей трубопроводов под сварку и наплавку на сборочной площадке 

   

	
	Измеритель: 1 стык

	
	Контроль подготовки деталей трубопроводов под сварку и наплавку на сборочной площадке, диаметр трубопровода:

	39-06-001-01
	      25 мм
	6,40 
	6,27 
	0,00 
	0,00 
	0,13 
	0,54 

	39-06-001-02
	      45 мм
	6,52 
	6,39 
	0,00 
	0,00 
	0,13 
	0,55 

	39-06-001-03
	      57 мм
	6,63 
	6,50 
	0,00 
	0,00 
	0,13 
	0,56 

	39-06-001-04
	      89 мм
	6,75 
	6,62 
	0,00 
	0,00 
	0,13 
	0,57 

	39-06-001-05
	      114 мм
	6,86 
	6,73 
	0,00 
	0,00 
	0,13 
	0,58 

	39-06-001-06
	      133 мм
	6,99 
	6,85 
	0,00 
	0,00 
	0,14 
	0,59 

	39-06-001-07
	      159 мм
	7,11 
	6,97 
	0,00 
	0,00 
	0,14 
	0,6 

	39-06-001-08
	      219 мм
	7,34 
	7,20 
	0,00 
	0,00 
	0,14 
	0,62 

	39-06-001-09
	      273 мм
	7,58 
	7,43 
	0,00 
	0,00 
	0,15 
	0,64 

	39-06-001-10
	      325 мм
	7,81 
	7,66 
	0,00 
	0,00 
	0,15 
	0,66 

	39-06-001-11
	      377 мм
	8,29 
	8,13 
	0,00 
	0,00 
	0,16 
	0,7 

	39-06-001-12
	      426 мм
	8,29 
	8,13 
	0,00 
	0,00 
	0,16 
	0,7 

	39-06-001-13
	      478 мм
	8,65 
	8,48 
	0,00 
	0,00 
	0,17 
	0,73 

	39-06-001-14
	      530 мм
	8,88 
	8,71 
	0,00 
	0,00 
	0,17 
	0,75 

	39-06-001-15
	      630 мм
	9,48 
	9,29 
	0,00 
	0,00 
	0,19 
	0,8 

	39-06-001-16
	      720 мм
	9,71 
	9,52 
	0,00 
	0,00 
	0,19 
	0,82 

	39-06-001-17
	      820 мм
	10,18 
	9,98 
	0,00 
	0,00 
	0,20 
	0,86 

	39-06-001-18
	      920 мм
	10,66 
	10,45 
	0,00 
	0,00 
	0,21 
	0,9 

	39-06-001-19
	      1020 мм
	11,25 
	11,03 
	0,00 
	0,00 
	0,22 
	0,95 

	39-06-001-20
	      1120 мм
	11,84 
	11,61 
	0,00 
	0,00 
	0,23 
	1 

	39-06-001-21
	      1220 мм
	11,84 
	11,61 
	0,00 
	0,00 
	0,23 
	1 

	39-06-001-22
	      1320 мм
	13,03 
	12,77 
	0,00 
	0,00 
	0,26 
	1,1 

	39-06-001-23
	      1420 мм
	13,03 
	12,77 
	0,00 
	0,00 
	0,26 
	1,1 

	39-06-001-24
	      1520 мм
	13,03 
	12,77 
	0,00 
	0,00 
	0,26 
	1,1 

	39-06-001-25
	      1620 мм
	14,21 
	13,93 
	0,00 
	0,00 
	0,28 
	1,2 

	39-06-001-26
	      1720 мм
	15,39 
	15,09 
	0,00 
	0,00 
	0,30 
	1,3 

	39-06-001-27
	      1820 мм
	15,39 
	15,09 
	0,00 
	0,00 
	0,30 
	1,3 

	39-06-001-28
	      1920 мм
	15,39 
	15,09 
	0,00 
	0,00 
	0,30 
	1,3 

	39-06-001-29
	      2020 мм
	16,58 
	16,25 
	0,00 
	0,00 
	0,33 
	1,4 

	39-06-001-30
	      2120 мм
	16,58 
	16,25 
	0,00 
	0,00 
	0,33 
	1,4 

	39-06-001-31
	      2220 мм
	17,77 
	17,42 
	0,00 
	0,00 
	0,35 
	1,5 

	39-06-001-32
	      2320 мм
	17,77 
	17,42 
	0,00 
	0,00 
	0,35 
	1,5 

	39-06-001-33
	      2420 мм
	17,77 
	17,42 
	0,00 
	0,00 
	0,35 
	1,5 

	39-06-001-34
	      2520 мм
	18,95 
	18,58 
	0,00 
	0,00 
	0,37 
	1,6 

	39-06-001-35
	      2620 мм
	18,95 
	18,58 
	0,00 
	0,00 
	0,37 
	1,6 

	39-06-001-36
	      2720 мм
	20,13 
	19,74 
	0,00 
	0,00 
	0,39 
	1,7 

	39-06-001-37
	      2820 мм
	20,13 
	19,74 
	0,00 
	0,00 
	0,39 
	1,7 

	Таблица 39-06-002. Контроль сборки деталей трубопроводов под сварку и наплавку на месте монтажа 

   

	
	Измеритель: 1 стык

	
	Контроль сборки деталей трубопроводов под сварку и наплавку на месте монтажа, диаметр трубопровода:

	39-06-002-01
	      25 мм
	6,40 
	6,27 
	0,00 
	0,00 
	0,13 
	0,54 

	39-06-002-02
	      45 мм
	6,63 
	6,50 
	0,00 
	0,00 
	0,13 
	0,56 

	39-06-002-03
	      57 мм
	6,86 
	6,73 
	0,00 
	0,00 
	0,13 
	0,58 

	39-06-002-04
	      89 мм
	7,22 
	7,08 
	0,00 
	0,00 
	0,14 
	0,61 

	39-06-002-05
	      114 мм
	7,58 
	7,43 
	0,00 
	0,00 
	0,15 
	0,64 

	39-06-002-06
	      133 мм
	7,81 
	7,66 
	0,00 
	0,00 
	0,15 
	0,66 

	39-06-002-07
	      159 мм
	8,29 
	8,13 
	0,00 
	0,00 
	0,16 
	0,7 

	39-06-002-08
	      219 мм
	9,12 
	8,94 
	0,00 
	0,00 
	0,18 
	0,77 

	39-06-002-09
	      273 мм
	9,83 
	9,64 
	0,00 
	0,00 
	0,19 
	0,83 

	39-06-002-10
	      325 мм
	10,66 
	10,45 
	0,00 
	0,00 
	0,21 
	0,9 

	39-06-002-11
	      377 мм
	11,84 
	11,61 
	0,00 
	0,00 
	0,23 
	1 

	39-06-002-12
	      426 мм
	11,84 
	11,61 
	0,00 
	0,00 
	0,23 
	1 

	39-06-002-13
	      478 мм
	13,03 
	12,77 
	0,00 
	0,00 
	0,26 
	1,1 

	39-06-002-14
	      530 мм
	14,21 
	13,93 
	0,00 
	0,00 
	0,28 
	1,2 

	39-06-002-15
	      630 мм
	15,39 
	15,09 
	0,00 
	0,00 
	0,30 
	1,3 

	39-06-002-16
	      720 мм
	16,58 
	16,25 
	0,00 
	0,00 
	0,33 
	1,4 

	39-06-002-17
	      820 мм
	17,77 
	17,42 
	0,00 
	0,00 
	0,35 
	1,5 

	39-06-002-18
	      920 мм
	18,95 
	18,58 
	0,00 
	0,00 
	0,37 
	1,6 

	39-06-002-19
	      1020 мм
	20,13 
	19,74 
	0,00 
	0,00 
	0,39 
	1,7 

	39-06-002-20
	      1120 мм
	21,32 
	20,90 
	0,00 
	0,00 
	0,42 
	1,8 

	39-06-002-21
	      1220 мм
	23,68 
	23,22 
	0,00 
	0,00 
	0,46 
	2 

	39-06-002-22
	      1320 мм
	24,87 
	24,38 
	0,00 
	0,00 
	0,49 
	2,1 

	39-06-002-23
	      1420 мм
	26,05 
	25,54 
	0,00 
	0,00 
	0,51 
	2,2 

	39-06-002-24
	      1520 мм
	27,23 
	26,70 
	0,00 
	0,00 
	0,53 
	2,3 

	39-06-002-25
	      1620 мм
	28,42 
	27,86 
	0,00 
	0,00 
	0,56 
	2,4 

	39-06-002-26
	      1720 мм
	29,61 
	29,03 
	0,00 
	0,00 
	0,58 
	2,5 

	39-06-002-27
	      1820 мм
	31,98 
	31,35 
	0,00 
	0,00 
	0,63 
	2,7 

	39-06-002-28
	      1920 мм
	33,16 
	32,51 
	0,00 
	0,00 
	0,65 
	2,8 

	39-06-002-29
	      2020 мм
	35,53 
	34,83 
	0,00 
	0,00 
	0,70 
	3 

	39-06-002-30
	      2120 мм
	36,71 
	35,99 
	0,00 
	0,00 
	0,72 
	3,1 

	39-06-002-31
	      2220 мм
	37,89 
	37,15 
	0,00 
	0,00 
	0,74 
	3,2 

	39-06-002-32
	      2320 мм
	39,08 
	38,31 
	0,00 
	0,00 
	0,77 
	3,3 

	39-06-002-33
	      2420 мм
	40,26 
	39,47 
	0,00 
	0,00 
	0,79 
	3,4 

	39-06-002-34
	      2520 мм
	42,64 
	41,80 
	0,00 
	0,00 
	0,84 
	3,6 

	39-06-002-35
	      2620 мм
	43,82 
	42,96 
	0,00 
	0,00 
	0,86 
	3,7 

	39-06-002-36
	      2720 мм
	45,00 
	44,12 
	0,00 
	0,00 
	0,88 
	3,8 

	39-06-002-37
	      2820 мм
	47,37 
	46,44 
	0,00 
	0,00 
	0,93 
	4 

	Таблица 39-06-003. Контроль процессов сварки и наплавки 

   

	
	Измеритель: 1 стык

	
	Контроль процессов сварки и наплавки, диаметр трубопровода:

	39-06-003-01
	      25 мм
	5,93 
	5,81 
	0,00 
	0,00 
	0,12 
	0,5 

	39-06-003-02
	      32 мм
	5,93 
	5,81 
	0,00 
	0,00 
	0,12 
	0,5 

	39-06-003-03
	      38 мм
	6,16 
	6,04 
	0,00 
	0,00 
	0,12 
	0,52 

	39-06-003-04
	      45 мм
	6,40 
	6,27 
	0,00 
	0,00 
	0,13 
	0,54 

	39-06-003-05
	      57 мм
	6,63 
	6,50 
	0,00 
	0,00 
	0,13 
	0,56 

	39-06-003-06
	      89 мм
	7,46 
	7,31 
	0,00 
	0,00 
	0,15 
	0,63 

	39-06-003-07
	      108 мм
	7,81 
	7,66 
	0,00 
	0,00 
	0,15 
	0,66 

	39-06-003-08
	      114 мм
	8,05 
	7,89 
	0,00 
	0,00 
	0,16 
	0,68 

	39-06-003-09
	      133 мм
	8,40 
	8,24 
	0,00 
	0,00 
	0,16 
	0,71 

	39-06-003-10
	      159 мм
	9,48 
	9,29 
	0,00 
	0,00 
	0,19 
	0,8 

	39-06-003-11
	      219 мм
	10,66 
	10,45 
	0,00 
	0,00 
	0,21 
	0,9 

	39-06-003-12
	      273 мм
	11,84 
	11,61 
	0,00 
	0,00 
	0,23 
	1 

	39-06-003-13
	      325 мм
	13,03 
	12,77 
	0,00 
	0,00 
	0,26 
	1,1 

	39-06-003-14
	      377 мм
	14,21 
	13,93 
	0,00 
	0,00 
	0,28 
	1,2 

	39-06-003-15
	      426 мм
	16,58 
	16,25 
	0,00 
	0,00 
	0,33 
	1,4 

	39-06-003-16
	      478 мм
	17,77 
	17,42 
	0,00 
	0,00 
	0,35 
	1,5 

	39-06-003-17
	      530 мм
	18,95 
	18,58 
	0,00 
	0,00 
	0,37 
	1,6 

	39-06-003-18
	      630 мм
	20,13 
	19,74 
	0,00 
	0,00 
	0,39 
	1,7 

	39-06-003-19
	      720 мм
	23,68 
	23,22 
	0,00 
	0,00 
	0,46 
	2 

	39-06-003-20
	      820 мм
	24,87 
	24,38 
	0,00 
	0,00 
	0,49 
	2,1 

	39-06-003-21
	      920 мм
	27,23 
	26,70 
	0,00 
	0,00 
	0,53 
	2,3 

	39-06-003-22
	      1020 мм
	29,61 
	29,03 
	0,00 
	0,00 
	0,58 
	2,5 

	39-06-003-23
	      1120 мм
	31,98 
	31,35 
	0,00 
	0,00 
	0,63 
	2,7 

	39-06-003-24
	      1220 мм
	35,53 
	34,83 
	0,00 
	0,00 
	0,70 
	3 

	39-06-003-25
	      1320 мм
	37,89 
	37,15 
	0,00 
	0,00 
	0,74 
	3,2 

	39-06-003-26
	      1420 мм
	40,26 
	39,47 
	0,00 
	0,00 
	0,79 
	3,4 

	39-06-003-27
	      1520 мм
	42,64 
	41,80 
	0,00 
	0,00 
	0,84 
	3,6 

	39-06-003-28
	      1620 мм
	45,00 
	44,12 
	0,00 
	0,00 
	0,88 
	3,8 

	39-06-003-29
	      1720 мм
	47,37 
	46,44 
	0,00 
	0,00 
	0,93 
	4 

	39-06-003-30
	      1820 мм
	49,74 
	48,76 
	0,00 
	0,00 
	0,98 
	4,2 

	39-06-003-31
	      1920 мм
	52,10 
	51,08 
	0,00 
	0,00 
	1,02 
	4,4 

	39-06-003-32
	      2020 мм
	54,48 
	53,41 
	0,00 
	0,00 
	1,07 
	4,6 

	39-06-003-33
	      2120 мм
	56,84 
	55,73 
	0,00 
	0,00 
	1,11 
	4,8 

	39-06-003-34
	      2220 мм
	59,21 
	58,05 
	0,00 
	0,00 
	1,16 
	5 

	39-06-003-35
	      2320 мм
	62,76 
	61,53 
	0,00 
	0,00 
	1,23 
	5,3 

	39-06-003-36
	      2420 мм
	65,14 
	63,86 
	0,00 
	0,00 
	1,28 
	5,5 

	39-06-003-37
	      2520 мм
	67,50 
	66,18 
	0,00 
	0,00 
	1,32 
	5,7 

	39-06-003-38
	      2620 мм
	71,05 
	69,66 
	0,00 
	0,00 
	1,39 
	6 

	39-06-003-39
	      2720 мм
	72,24 
	70,82 
	0,00 
	0,00 
	1,42 
	6,1 

	39-06-003-40
	      2820 мм
	74,60 
	73,14 
	0,00 
	0,00 
	1,46 
	6,3 
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