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	ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ.

	ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ 

НА ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ.
НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ


	

	ТЕРп-2001




Часть 3. Системы вентиляции и кондиционирования

	Номера

расценок


	Наименование и техническая характеристика оборудования


	Прямые затраты (оплата труда пусконаладочного персонала),

руб.
	Затраты труда

чел.-ч.

	1
	2
	3
	4

	 ОТДЕЛ 01. ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ ПО СИСТЕМАМ ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА
  

	 Раздел 1. ПРИТОЧНО-ВЫТЯЖНЫЕ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ УСТРОЙСТВА
  

	 Таблица 03-01-001. Шахты вытяжные с естественной тягой или дефлекторы
  

	
	 Измеритель: 1 устройство

	03-01-001-01
	Шахта вытяжная (дефлектор)
	19,20 
	1,4 

	 Таблица 03-01-002. Вентиляторы
  

	
	 Измеритель: 1 устройство

	
	 Вентилятор осевой с входными элементами сети, установленный в воздуховоде, шахте, проеме или крышечного типа:

	03-01-002-01
	      № 4-8
	68,57 
	5 

	03-01-002-02
	      № 10
	85,02 
	6,2 

	03-01-002-03
	      № 12
	130,27 
	9,5 

	03-01-002-04
	      № 16
	191,98 
	14 

	03-01-002-05
	      № 18
	233,12 
	17 


	03-01-002-06
	      № 20
	315,40 
	23 

	03-01-002-07
	      № 25
	425,10 
	31 

	03-01-002-08
	      более № 25
	726,79 
	53 

	
	 Вентилятор осевой с поворотными лопатками:

	03-01-002-09
	      до № 8
	35,65 
	2,6 

	03-01-002-10
	      до № 16
	46,62 
	3,4 

	03-01-002-11
	      до № 25
	79,54 
	5,8 

	03-01-002-12
	      более № 25
	116,56 
	8,5 

	
	 Вентилятор радиальный (центробежный), диаметральный или крышный:

	03-01-002-13
	      до № 5
	68,98 
	5 

	03-01-002-14
	      до № 10
	96,58 
	7 

	03-01-002-15
	      до № 20
	137,97 
	10 

	03-01-002-16
	      до № 26
	248,34 
	18 

	03-01-002-17
	      более № 26
	400,10 
	29 

	
	 Вентиляторы высокого давления с устройством регулирования подачи:

	03-01-002-18
	      до № 10
	342,83 
	25 

	03-01-002-19
	      до № 15
	466,24 
	34 

	03-01-002-20
	      до № 20
	658,22 
	48 

	03-01-002-21
	      до № 32
	863,92 
	63 

	 Таблица 03-01-003. Эжекторы
  

	
	 Измеритель: 1 устройство

	
	 Эжектор низкого давления с вентиляторным побуждением:

	03-01-003-01
	      до № 30
	193,15 
	14 

	03-01-003-02
	      до № 54
	289,73 
	21 

	03-01-003-03
	Эжектор высокого давления с побуждением сжатым воздухом или паром
	137,97 
	10 

	 Таблица 03-01-004. Установки теплообменные
  

	
	 Измеритель: 1 установка

	
	 Установка теплообменная с количеством нагревателей:

	03-01-004-01
	      1
	54,85 
	4 

	03-01-004-02
	      до 3
	123,42 
	9 

	03-01-004-03
	      до 12
	260,55 
	19 

	03-01-004-04
	      до 20
	644,51 
	47 

	03-01-004-05
	      более 20
	918,77 
	67 

	 Таблица 03-01-005. Теплообменники-утилизаторы
  

	
	 Измеритель: 1 устройство

	03-01-005-01
	Теплообменник-утилизатор регенеративный или рекуперативный
	137,97 
	10 

	 Таблица 03-01-006. Патрубки душирующие или аэраторы
  

	
	 Измеритель: 1 устройство

	03-01-006-01
	Патрубок душирующий или аэратор
	68,98 
	5 

	 Таблица 03-01-007. Завесы воздушно-тепловые (регулируемые)
  

	
	 Измеритель: 1 устройство

	03-01-007-01
	Завеса воздушно-тепловая (регулируемая)
	137,97 
	10 

	 Таблица 03-01-008. Камеры оросительные, работающие по адиабатическому процессу
  

	
	 Измеритель: 1 устройство

	03-01-008-01
	Камера оросительная, работающая по адиабатическому процессу
	137,97 
	10 

	 Таблица 03-01-009. Отсосы местные или укрытия
  

	
	 Измеритель: 1 устройство

	
	 Отсос местный или укрытие при отсасывании воздуха:

	03-01-009-01
	      в одном месте
	110,37 
	8 

	03-01-009-02
	      в нескольких местах
	151,76 
	11 

	 Таблица 03-01-010. Увлажнители воздуха паровые, парогенераторы для увлажнения воздуха
  

	
	 Измеритель: 1 устройство

	03-01-010-01
	Увлажнитель воздуха паровой
	287,97 
	21 

	03-01-010-02
	Парогенератор для увлажнения воздуха
	329,11 
	24 

	 Таблица 03-01-011. Устройства регулировочно-запорные
  

	
	 Измеритель: 1 устройство

	
	 Регулировочно-запорное устройство:

	03-01-011-01
	      клапан воздушный проходной с электрическим, пневматическим приводом
	21,25 
	1,5 

	03-01-011-02
	      клапан воздушный смесительный с электрическим приводом
	48,17 
	3,4 

	03-01-011-03
	      регулятор расхода воздуха
	121,84 
	8,6 

	03-01-011-04
	      клапан избыточного давления
	58,09 
	4,1 

	03-01-011-05
	      клапан обратный
	39,67 
	2,8 

	03-01-011-06
	      клапан огнезадерживающий
	60,92 
	4,3 

	03-01-011-07
	      аппарат направляющий
	39,67 
	2,8 

	03-01-011-08
	      гидромуфта в комплексе с насосом
	66,59 
	4,7 

	03-01-011-09
	      муфта скольжения индукторная (без электрической части)
	85,01 
	6 

	03-01-011-10
	      гермоклапан с ручным или электрическим приводом
	99,18 
	7 

	 Раздел 2. СЕТИ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА
  

	 Таблица 03-01-022. Сети систем вентиляции и кондиционирования воздуха
  

	
	 Измеритель: 1 вентиляционная сеть

	
	 Сеть систем вентиляции и кондиционирования воздуха при количестве сечений:

	03-01-022-01
	      до 5
	141,68 
	10 

	03-01-022-02
	      до 10
	198,35 
	14 

	03-01-022-03
	      до 15
	283,36 
	20 

	03-01-022-04
	      до 20
	368,37 
	26 

	03-01-022-05
	      до 30
	495,88 
	35 

	03-01-022-06
	      до 50
	793,41 
	56 

	03-01-022-07
	      до 75
	1 090,94 
	77 

	03-01-022-08
	За каждое дополнительное сечение в сети свыше 75 добавлять к расценке 03-01-022-07
	14,17 
	1 

	 Раздел 3. ПЫЛЕУЛАВЛИВАЮЩИЕ УСТРОЙСТВА
  

	 Таблица 03-01-028. Фильтры рамные и ячейковые (матерчатые, бумажные, сетчатые) масляные, фильтры-поглотители и др.
  

	
	 Измеритель: 1 устройство

	
	 Фильтр рамный и ячейковый (матерчатый, бумажный, сетчатый) масляный, фильтр-поглотитель и др. при количестве ячеек:

	03-01-028-01
	      1
	13,80 
	1 

	03-01-028-02
	      до 8
	20,69 
	1,5 

	03-01-028-03
	      до 12
	38,63 
	2,8 

	03-01-028-04
	      до 24
	75,88 
	5,5 

	03-01-028-05
	      до 48
	151,76 
	11 

	03-01-028-06
	      до 96
	289,73 
	21 

	03-01-028-07
	      более 96
	593,25 
	43 

	 Таблица 03-01-029. Фильтры масляные самоочищающиеся или рулонные, фильтры рукавные, фильтры из объемного материала
  

	
	 Измеритель: 1 устройство

	
	 Фильтр:

	03-01-029-01
	      масляный, самоочищающийся или рулонный
	20,69 
	1,5 

	03-01-029-02
	      рукавный
	52,43 
	3,8 

	03-01-029-03
	      из объемного материала
	45,53 
	3,3 

	 Таблица 03-01-030. Циклоны
  

	
	 Измеритель: 1 устройство

	03-01-030-01
	Циклон
	27,59 
	2 

	 Таблица 03-01-031. Циклоны с водяной пленкой, циклоны-промыватели, скрубберы, абсорберы, адсорберы и др.
  

	
	 Измеритель: 1 устройство

	03-01-031-01
	Циклон с водяной пленкой, циклон-промыватель, скруббер, абсорбер, адсорбер и др.
	41,39 
	3 

	 Таблица 03-01-032. Агрегаты индивидуальные обеспыливающие
  

	
	 Измеритель: 1 устройство

	03-01-032-01
	Агрегат индивидуальный обеспыливающий
	27,59 
	2 

	 Таблица 03-01-033. Пылегазоочистители пенные, газопромыватели скоростные (скрубберы Вентури)
  

	
	 Измеритель: 1 устройство

	03-01-033-01
	Пылегазоочиститель пенный
	255,02 
	18 

	03-01-033-02
	Газопромыватель скоростной (скруббер Вентури)
	297,53 
	21 

	 Таблица 03-01-034. Агрегаты мокрые газоочистные ударноинерционного действия, пылеуловители ПВМ, гидрофильтры, пылеуловители ротационные
  

	
	 Измеритель: 1 устройство

	03-01-034-01
	Агрегат мокрый газоочистный ударноинерционного действия
	275,93 
	20 

	03-01-034-02
	Пылеуловитель ПВМ или гидрофильтр
	193,15 
	14 

	03-01-034-03
	Пылеуловитель ротационный
	234,54 
	17 

	 Таблица 03-01-035. Электрофильтры (без электрической части)
  

	
	 Измеритель: 1 устройство

	03-01-035-01
	Электрофильтр (без электрической части)
	99,33 
	7,2 

	 Раздел 4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОТЕРЬ ИЛИ ПОДСОСОВ ВОЗДУХА В ВЕНТИЛЯЦИОННОЙ СЕТИ ПЕРЕНОСНЫМ ВЕНТИЛЯТОРОМ
  

	 Таблица 03-01-041. Определение потерь (подсосов) воздуха в вентиляционной сети переносным вентилятором
  

	
	 Измеритель: 1 участок вентиляционной сети

	
	 Определение потерь (подсосов) воздуха в вентиляционной сети переносным вентилятором при суммарной длине воздуховода:

	03-01-041-01
	      до 10 м, площадь сечения воздуховода в месте присоединения переносного вентилятора до 0,5 м2
	137,97 
	10 

	03-01-041-02
	      до 10 м, площадь сечения воздуховода в месте присоединения переносного вентилятора до 2 м2
	165,56 
	12 

	03-01-041-03
	      до 10 м, площадь сечения воздуховода в месте присоединения переносного вентилятора до 4 м2
	220,74 
	16 

	03-01-041-04
	      до 10 м, площадь сечения воздуховода в месте присоединения переносного вентилятора более 4 м2
	234,54 
	17 

	03-01-041-05
	      до 30 м, площадь сечения воздуховода в месте присоединения переносного вентилятора до 0,5 м2
	289,73 
	21 

	03-01-041-06
	      до 30 м, площадь сечения воздуховода в месте присоединения переносного вентилятора до 2 м2
	331,12 
	24 

	03-01-041-07
	      до 30 м, площадь сечения воздуховода в месте присоединения переносного вентилятора до 4 м
	413,90 
	30 

	03-01-041-08
	      до 30 м, площадь сечения воздуховода в месте присоединения переносного вентилятора более 4 м2
	510,47 
	37 

	03-01-041-09
	      до 60 м, площадь сечения воздуховода в месте присоединения переносного вентилятора до 0,5 м2
	441,49 
	32 

	03-01-041-10
	      до 60 м, площадь сечения воздуховода в месте присоединения переносного вентилятора до 2 м2
	524,27 
	38 

	03-01-041-11
	      до 60 м, площадь сечения воздуховода в месте присоединения переносного вентилятора до 4 м2
	648,44 
	47 

	03-01-041-12
	      до 60 м, площадь сечения воздуховода в месте присоединения переносного вентилятора более 4 м2
	786,40 
	57 

	03-01-041-13
	      до 90 м, площадь сечения воздуховода в месте присоединения переносного вентилятора до 0,5 м2
	648,44 
	47 

	03-01-041-14
	      до 90 м, площадь сечения воздуховода в месте присоединения переносного вентилятора до 2 м2
	758,81 
	55 

	03-01-041-15
	      до 90 м, площадь сечения воздуховода в месте присоединения переносного вентилятора до 4 м2
	951,96 
	69 

	03-01-041-16
	      до 90 м, площадь сечения воздуховода в месте присоединения переносного вентилятора более 4 м2
	1 131,31 
	82 

	03-01-041-17
	      свыше 90 м, площадь сечения воздуховода в месте присоединения переносного вентилятора до 0,5 м2
	979,55 
	71 

	03-01-041-18
	      свыше 90 м, площадь сечения воздуховода в месте присоединения переносного вентилятора до 2 м2
	1 172,70 
	85 

	03-01-041-19
	      свыше 90 м, площадь сечения воздуховода в месте присоединения переносного вентилятора до 4 м2
	1 407,24 
	102 

	03-01-041-20
	      свыше 90 м, площадь сечения воздуховода в месте присоединения переносного вентилятора более 4 м2
	1 738,36 
	126 

	 Раздел 5. РЕГУЛИРОВАНИЕ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ В РАБОЧЕЙ ЗОНЕ
  

	 Таблица 03-01-045. Регулирование метеорологических условий в рабочей зоне
  

	
	 Измеритель: 1 помещение

	
	 Система воздухораспределения в одном помещении для регулирования метеорологических условий в рабочей зоне при количестве приточных насадков (воздухораспределителей):

	03-01-045-01
	      до 4
	45,34 
	3,2 

	03-01-045-02
	      до 10
	70,84 
	5 

	03-01-045-03
	      до 20
	79,34 
	5,6 

	03-01-045-04
	      до 30
	127,51 
	9 

	03-01-045-05
	За каждый последующий приточный насадок свыше 30 добавлять к расценке 03-01-045-04
	4,25 
	0,3 

	 Раздел 6. СИСТЕМЫ ПОДПОРА И ДЫМОУДАЛЕНИЯ. СИСТЕМЫ ПРОТИВОДЫМНОЙ ЗАЩИТЫ
  

	 Таблица 03-01-050. Системы подпора в лестничных клетках и лифтовых шахтах
  

	
	 Измеритель: 1 система

	
	 Система  подпора в лестничных клетках и лифтовых шахтах при количестве обслуживаемых этажей:

	03-01-050-01
	      до 6
	827,79 
	60 

	03-01-050-02
	      до 12
	1 103,72 
	80 

	03-01-050-03
	      до 16
	1 379,65 
	100 

	03-01-050-04
	      до 25
	1 986,70 
	144 

	03-01-050-05
	      более 25
	3 531,90 
	256 

	 Таблица 03-01-051. Системы дымоудаления
  

	
	 Измеритель: 1 система

	
	 Система дымоудаления при количестве обслуживаемых этажей:

	03-01-051-01
	      до 6
	680,06 
	48 

	03-01-051-02
	      до 10
	906,75 
	64 

	03-01-051-03
	      до 16
	1 501,81 
	106 

	03-01-051-04
	      до 25
	2 266,88 
	160 

	03-01-051-05
	      свыше 25
	3 683,68 
	260 

	 Раздел 7. ОПРЕДЕЛЕНИЕ АМПЛИТУД ВИБРОПЕРЕМЕЩЕНИЯ (ВИБРОСКОРОСТИ, ВИБРОУСКОРЕНИЯ) И РАЗРАБОТКА МЕРОПРИЯТИЙ ПО ДОВЕДЕНИЮ ИХ ЗНАЧЕНИЙ ДО ДОПУСТИМОГО ПРЕДЕЛА
  

	 Таблица 03-01-055. Определение амплитуд виброперемещения (виброскорости, виброускорения), виброизолированных вентиляторных установок и разработка мероприятий по доведению их значений до допустимого предела
  

	
	 Измеритель: 1 вентиляторная установка

	03-01-055-01
	Определение амплитуд виброперемещения (виброскорости, виброускорения), виброизолированных вентиляторных установок и разработка мероприятий по доведению их значений до допустимого предела
	301,69 
	22 

	 Раздел 8. СИСТЕМЫ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА ЦЕНТРАЛЬНЫЕ
  

	 Таблица 03-01-060. Системы кондиционирования воздуха центральные
  

	
	 Измеритель: 1 установка

	
	 Система кондиционирования воздуха центральная с номинальной подачей по воздуху:

	03-01-060-01
	      до 10 тыс. м3/ч, при количестве однотипных установок в машинном зале 1
	580,89 
	41 

	03-01-060-02
	      до 10 тыс. м3/ч, при количестве однотипных установок в машинном зале до 5
	538,38 
	38 

	03-01-060-03
	      до 10 тыс. м3/ч, при количестве однотипных установок в машинном зале более 5
	495,88 
	35 

	03-01-060-04
	      до 40 тыс. м3/ч, при количестве однотипных установок в машинном зале 1
	708,40 
	50 

	03-01-060-05
	      до 40 тыс. м3/ч, при количестве однотипных установок в машинном зале до 5
	651,73 
	46 

	03-01-060-06
	      до 40 тыс. м3/ч, при количестве однотипных установок в машинном зале более 5
	580,89 
	41 

	03-01-060-07
	      до 100 тыс. м3/ч, при количестве однотипных установок в машинном зале 1
	935,09 
	66 

	03-01-060-08
	      до 100 тыс. м3/ч, при количестве однотипных установок в машинном зале до 5
	864,25 
	61 

	03-01-060-09
	      до 100 тыс. м3/ч, при количестве однотипных установок в машинном зале более 5
	793,41 
	56 

	03-01-060-10
	      до 200 тыс. м3/ч, при количестве однотипных установок в машинном зале 1
	1 331,79 
	94 

	03-01-060-11
	      до 200 тыс. м3/ч, при количестве однотипных установок в машинном зале до 5
	1 190,11 
	84 

	03-01-060-12
	      до 200 тыс. м3/ч, при количестве однотипных установок в машинном зале более 5
	1 105,10 
	78 

	03-01-060-13
	      до 300 тыс. м3/ч, при количестве однотипных установок в машинном зале 1
	1 714,33 
	121 

	03-01-060-14
	      до 300 тыс. м3/ч, при количестве однотипных установок в машинном зале до 5
	1 586,82 
	112 

	03-01-060-15
	      до 300 тыс. м3/ч, при количестве однотипных установок в машинном зале более 5
	1 430,97 
	101 

	 Раздел 9. УЗЛЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕГУЛИРОВАНИЯ ИЛИ ЗАЩИТЫ ПО ПАРАМЕТРАМ ТЕМПЕРАТУРЫ, ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ, ДАВЛЕНИЯ ИЛИ РАСХОДА
  

	 Таблица 03-01-065. Узлы технологические регулирования или защиты по параметрам температуры, относительной влажности, давления или расхода
  

	
	 Измеритель: 1 узел

	03-01-065-01
	Узел технологический регулирования или защиты по параметрам температуры, относительной влажности, давления или расхода
	184,18 
	13 

	 Раздел 10. КОНДИЦИОНЕРЫ МЕСТНЫЕ АВТОНОМНЫЕ
  

	 Таблица 03-01-070. Кондиционеры местные автономные шкафного типа со встроенной холодильной машиной
  

	
	 Измеритель: 1 кондиционер

	
	 Кондиционер местный автономный шкафного типа со встроенной холодильной машиной, номинальной подачей по воздуху свыше 1 тыс. м3/ч:

	03-01-070-01
	      до 3,5 тыс. м3/ч, при количестве однотипных кондиционеров в машинном зале (помещении) 1
	382,54 
	27 

	03-01-070-02
	      до 3,5 тыс. м3/ч, при количестве однотипных кондиционеров в машинном зале (помещении) до 5
	340,03 
	24 

	03-01-070-03
	      до 3,5 тыс. м3/ч, при количестве однотипных кондиционеров в машинном зале (помещении) более 5
	325,86 
	23 

	03-01-070-04
	      до 8 тыс. м3/ч, при количестве однотипных кондиционеров в машинном зале (помещении) 1
	439,21 
	31 

	03-01-070-05
	      до 8 тыс. м3/ч, при количестве однотипных кондиционеров в машинном зале (помещении) до 5
	396,70 
	28 

	03-01-070-06
	      до 8 тыс. м3/ч, при количестве однотипных кондиционеров в машинном зале (помещении) более 5
	354,20 
	25 

	03-01-070-07
	      свыше 8 тыс. м3/ч, при количестве однотипных кондиционеров в машинном зале (помещении) 1
	609,22 
	43 

	03-01-070-08
	      свыше 8 тыс. м3/ч, при количестве однотипных кондиционеров в машинном зале (помещении) до 5
	538,38 
	38 

	03-01-070-09
	      свыше 8 тыс. м3/ч, при количестве однотипных кондиционеров в машинном зале (помещении) более 5
	481,71 
	34 

	 Раздел 11. КОНДИЦИОНЕРЫ МЕСТНЫЕ НЕАВТОНОМНЫЕ
  

	 Таблица 03-01-075. Кондиционеры местные неавтономные с централизованным теплохолодоснабжением (вентиляторные теплообменники, эжекционные доводчики и т.п.) общей подачей по воздуху до 3 тыс. м3/ч
  

	
	 Измеритель: 1 кондиционер

	
	 Кондиционер местный неавтономный с централизованным теплохолодоснабжением, номинальной подачей по воздуху до 3 тыс. м3/ч при количестве однотипных кондиционеров в одном помещении:

	03-01-075-01
	      до 5
	94,93 
	6,7 

	03-01-075-02
	      более 5
	70,84 
	5 

	 Раздел 12. УСТАНОВКИ МЕСТНОГО ДОУВЛАЖНЕНИЯ
  

	 Таблица 03-01-080. Установки местного доувлажнения с пневматическими форсунками
  

	
	 Измеритель: 1 установка

	03-01-080-01
	Установка местного доувлажнения с пневматическими форсунками при числе форсунок до 40 шт.
	370,25 
	27 

	 ОТДЕЛ 02. ИСПЫТАНИЯ И НАЛАДКА СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА НА САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ (ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ) ТРЕБОВАНИЯ К ВОЗДУШНОЙ СРЕДЕ
  

	 Раздел 1. ПРИТОЧНО-ВЫТЯЖНЫЕ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ УСТРОЙСТВА
  

	 Таблица 03-02-001. Шахты вытяжные с естественной тягой или дефлектором
  

	
	 Измеритель: 1 устройство

	03-02-001-01
	Шахта вытяжная
	41,14 
	3 

	 Таблица 03-02-002. Вентиляторы
  

	
	 Измеритель: 1 устройство

	
	 Вентилятор осевой с входными элементами сети, установленный в воздуховоде, шахте, проеме или крышного типа:

	03-02-002-01
	      № 4-8
	95,99 
	7 

	03-02-002-02
	      № 10
	137,13 
	10 

	03-02-002-03
	      № 12
	205,70 
	15 

	03-02-002-04
	      № 16
	301,69 
	22 

	03-02-002-05
	      № 18
	383,96 
	28 

	03-02-002-06
	      № 20
	493,67 
	36 

	03-02-002-07
	      № 25
	685,65 
	50 

	03-02-002-08
	      более № 25
	1 110,75 
	81 

	
	 Вентилятор осевой с поворотными лопатками:

	03-02-002-09
	      до № 8
	54,85 
	4 

	03-02-002-10
	      до № 16
	82,28 
	6 

	03-02-002-11
	      до № 25
	150,84 
	11 

	03-02-002-12
	      более № 25
	246,83 
	18 


	
	 Вентилятор радиальный (центробежный), диаметральный или крышный:

	03-02-002-13
	      до № 5
	109,70 
	8 

	03-02-002-14
	      до № 10
	150,84 
	11 

	03-02-002-15
	      до № 20
	219,41 
	16 

	03-02-002-16
	      до № 26
	383,96 
	28 

	03-02-002-17
	      более № 26
	630,80 
	46 

	
	 Вентилятор высокого давления с устройством регулирования подачи:

	03-02-002-18
	      до №10
	548,52 
	40 

	03-02-002-19
	      до № 15
	740,50 
	54 

	03-02-002-20
	      до № 20
	1 042,19 
	76 

	03-02-002-21
	      до № 32
	1 453,58 
	106 

	 Таблица 03-02-003. Эжекторы
  

	
	 Измеритель: 1 устройство

	03-02-003-01
	Эжектор низкого давления с вентиляторным побуждением до № 30
	297,53 
	21 

	03-02-003-02
	Эжектор низкого давления с вентиляторным побуждением до № 54
	453,38 
	32 

	03-02-003-03
	Эжектор высокого давления с побуждением сжатым воздухом или паром
	226,69 
	16 

	 Таблица 03-02-004. Установки теплообменные
  

	
	 Измеритель: 1 установка

	
	 Установка теплообменная с количеством нагревателей:

	03-02-004-01
	      1
	82,28 
	6 

	03-02-004-02
	      до 3
	164,56 
	12 

	03-02-004-03
	      до 12
	425,10 
	31 

	03-02-004-04
	      до 20
	987,34 
	72 

	03-02-004-05
	      более 20
	1 357,59 
	99 

	 Таблица 03-02-005. Теплообменники-утилизаторы
  

	
	 Измеритель: 1 устройство

	
	 Теплообменник-утилизатор:

	03-02-005-01
	      регенеративный
	184,18 
	13 

	03-02-005-02
	      рекуперативный
	198,35 
	14 

	 Таблица 03-02-006. Патрубки душирующие или аэраторы
  

	
	 Измеритель: 1 устройство

	03-02-006-01
	Патрубок душирующий или аэратор
	109,70 
	8 

	 Таблица 03-02-007. Завесы воздушно-тепловые (регулируемые)
  

	
	 Измеритель: 1 устройство

	03-02-007-01
	Завеса воздушно-тепловая (регулируемая)
	206,95 
	15 

	 Таблица 03-02-008. Камеры оросительные, работающие по адиабатическому процессу
  

	
	 Измеритель: 1 устройство

	03-02-008-01
	Камера оросительная, работающая по адиабатическому процессу, оборудованная увлажнителем
	212,52 
	15 

	 Таблица 03-02-009. Отсосы местные или укрытия
  

	
	 Измеритель: 1 устройство

	
	 Отсос местный или укрытие при отсасывании воздуха:

	03-02-009-01
	      в одном месте
	165,56 
	12 

	03-02-009-02
	      в нескольких местах
	248,34 
	18 

	 Таблица 03-02-010. Устройства регулировочно-запорные
  

	
	 Измеритель: 1 устройство

	
	 Регулировочно-запорное устройство -:

	03-02-010-01
	      клапан воздушный проходной с электрическим, пневматическим или гидравлическим приводом
	70,84 
	5 

	03-02-010-02
	      клапан воздушный смесительный с электрическим, пневматическим или гидравлическим приводом
	85,01 
	6 

	03-02-010-03
	      регулятор расхода воздуха
	127,51 
	9 

	03-02-010-04
	      аппарат направляющий
	70,84 
	5 

	03-02-010-05
	      гидромуфта в комплекте с насосом
	127,51 
	9 

	03-02-010-06
	      муфта скольжения индукторная (без электрической части)
	141,68 
	10 

	 Таблица 03-02-011. Увлажнители воздуха местные
  

	
	 Измеритель: 1 устройство

	03-02-011-01
	Увлажнитель воздуха местный
	467,54 
	33 

	 Таблица 03-02-012. Парогенераторы для увлажнения воздуха
  

	
	 Измеритель: 1 устройство

	03-02-012-01
	Парогенератор для увлажнения воздуха
	722,57 
	51 

	 Раздел 2. СЕТИ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА
  

	 Таблица 03-02-020. Сети систем вентиляции и кондиционирования воздуха
  

	
	 Измеритель: 1 вентиляционная сеть

	
	 Сеть систем вентиляции и кондиционирования воздуха при количестве сечений:

	03-02-020-01
	      до 5
	234,54 
	17 

	03-02-020-02
	      до 10
	303,52 
	22 

	03-02-020-03
	      до 15
	413,90 
	30 

	03-02-020-04
	      до 20
	565,66 
	41 

	03-02-020-05
	      до 30
	772,60 
	56 

	03-02-020-06
	      до 50
	1 186,50 
	86 

	03-02-020-07
	      до 75
	1 641,78 
	119 

	03-02-020-08
	За каждое дополнительное сечение в сети свыше 75 добавлять к расценке 03-02-020-07
	20,69 
	1,5 

	 Раздел 3. ПЫЛЕУЛАВЛИВАЮЩИЕ УСТРОЙСТВА
  

	 Таблица 03-02-030. Фильтры рамные и ячейковые (матерчатые, бумажные, сетчатые), фильтры-поглотители и др.
  

	
	 Измеритель: 1 устройство

	
	 Фильтр рамный и ячейковый (матерчатый, бумажный, сетчатый), фильтр-поглотитель и др. при количестве ячеек:

	03-02-030-01
	      1
	27,59 
	2 

	03-02-030-02
	      до 8
	41,39 
	3 

	03-02-030-03
	      до 12
	68,98 
	5 

	03-02-030-04
	      до 24
	96,58 
	7 

	03-02-030-05
	      до 48
	220,74 
	16 

	03-02-030-06
	      до 96
	427,69 
	31 

	03-02-030-07
	      более 96
	689,83 
	50 

	 Таблица 03-02-031. Фильтры масляные рулонные
  

	
	 Измеритель: 1 устройство

	03-02-031-01
	Фильтр масляный рулонный
	41,14 
	3 

	 Таблица 03-02-032. Фильтры рукавные и из объемного материала
  

	
	 Измеритель: 1 устройство

	
	 Фильтр:

	03-02-032-01
	      рукавный
	82,28 
	6 

	03-02-032-02
	      из объемного материала
	54,85 
	4 

	 Таблица 03-02-033. Циклоны
  

	
	 Измеритель: 1 устройство

	03-02-033-01
	Циклон
	41,39 
	3 

	 Таблица 03-02-034. Циклоны с водяной пленкой, циклоны-промыватели, скрубберы, абсорберы, адсорберы и др.
  

	
	 Измеритель: 1 устройство

	03-02-034-01
	Циклон с водяной пленкой, циклон-промыватель, скруббер, абсорбер, адсорбер
	82,78 
	6 

	 Таблица 03-02-035. Агрегаты индивидуальные обеспыливающие
  

	
	 Измеритель: 1 устройство

	03-02-035-01
	Агрегат индивидуальный обеспыливающий
	41,14 
	3 

	 Таблица 03-02-036. Пылегазоочистители пенные, газопромыватели скоростные (скрубберы Вентури), агрегаты газоочистные ударно-инерционного действия, мокрые пылеуловители ПВМ или гидрофильтры, пылеуловители ротационные
  

	
	 Измеритель: 1 устройство

	03-02-036-01
	Пылегазоочиститель пенный
	382,54 
	27 

	03-02-036-02
	Газопромыватель скоростной (скруббер Вентури)
	453,38 
	32 

	03-02-036-03
	Агрегат газоочистный ударно-инерционного действия
	439,21 
	31 

	03-02-036-04
	Мокрый пылеуловитель ПВМ или гидрофильтр
	297,53 
	21 

	03-02-036-05
	Пылеуловитель ротационный
	368,37 
	26 

	 Таблица 03-02-037. Электрофильтры (без электрической части)
  

	
	 Измеритель: 1 устройство

	03-02-037-01
	Электрофильтр (без электрической части)
	212,52 
	15 

	 Раздел 4. НАСОСЫ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ
  

	 Таблица 03-02-042. Насосы центробежные
  

	
	 Измеритель: 1 насос

	
	 Насос центробежный при подаче:

	03-02-042-01
	      до 10 м3/ч
	220,74 
	16 

	03-02-042-02
	      до 40 м3/ч
	262,13 
	19 

	03-02-042-03
	      до 80 м3/ч
	358,71 
	26 

	03-02-042-04
	      до 100 м3/ч
	469,08 
	34 

	03-02-042-05
	      до 150 м3/ч
	538,06 
	39 

	03-02-042-06
	      до 200 м3/ч
	676,03 
	49 

	03-02-042-07
	      до 300 м3/ч
	745,01 
	54 

	 Раздел 5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВАЛОВЫХ ВЫДЕЛЕНИЙ ТЕПЛОТЫ, ВЛАГИ И ГАЗОВ
  

	 Таблица 03-02-045. Определение валовых выделений теплоты, влаги и газа
  

	
	 Измеритель: 1 баланс

	
	 Определение валовых выделений теплоты или газов в помещении с внутренним объемом:

	03-02-045-01
	      до 1000 м3
	331,12 
	24 

	03-02-045-02
	      до 5000 м3
	510,47 
	37 

	03-02-045-03
	      до 10000 м3
	676,03 
	49 

	03-02-045-04
	      до 50000 м3
	938,16 
	68 

	03-02-045-05
	      до 100000 м3
	1 145,11 
	83 

	03-02-045-06
	      более 100000 м3
	1 834,93 
	133 

	
	 Определение валовых выделений теплоты или влаги в помещении с внутренним объемом:

	03-02-045-07
	      до 1000 м3
	481,71 
	34 

	03-02-045-08
	      до 5000 м3
	722,57 
	51 

	03-02-045-09
	      до 10000 м3
	906,75 
	64 

	03-02-045-10
	      до 50000 м3
	1 260,95 
	89 

	03-02-045-11
	      до 100000 м3
	1 629,32 
	115 

	03-02-045-12
	      более 100000 м3
	2 521,90 
	178 

	 Раздел 6. РЕГУЛИРОВАНИЕ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ В РАБОЧЕЙ ЗОНЕ
  

	 Таблица 03-02-050. Регулирование метеорологических условий в рабочей зоне
  

	
	 Измеритель: 1 помещение

	
	 Система воздухораспределения в одном помещении для регулирования метеорологических условий в рабочей зоне при количестве приточных насадков (воздухораспределителей):

	03-02-050-01
	      до 4
	193,15 
	14 

	03-02-050-02
	      до 10
	289,73 
	21 

	03-02-050-03
	      до 20
	372,51 
	27 

	03-02-050-04
	      до 30
	579,45 
	42 

	
	 Измеритель: 1 измерение

	03-02-050-05
	      за каждый последующий приточный насадок сверх 30 добавлять к расценке 03-02-050-04
	20,69 
	1,5 

	
	 Измерение для регулирования метеорологических условий в рабочей зоне:

	03-02-050-06
	      температуры воздуха термометром
	2,76 
	0,2 

	03-02-050-07
	      температуры, относительной влажности воздуха психрометром
	2,76 
	0,2 

	03-02-050-08
	      скорости движения воздуха
	2,76 
	0,2 

	03-02-050-09
	      величины теплового облучения на рабочем месте
	2,76 
	0,2 

	 Раздел 7. ИЗМЕРЕНИЕ ТЕМПЕРАТУР ПОВЕРХНОСТЕЙ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВЫДЕЛЕНИЯ
  

	 Таблица 03-02-053. Измерение температур поверхностей источников тепловыделения
  

	
	 Измеритель: 1 измерение

	03-02-053-01
	Измерение температуры поверхности источника тепловыделения
	2,76 
	0,2 

	 Раздел 8. ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ ВЫБРОСОВ
  

	 Таблица 03-02-056. Инвентаризация выбросов
  

	
	 Измеритель: 1 источник выброса

	03-02-056-01
	Инвентаризация выбросов
	358,71 
	26 

	 Раздел 9. ИЗМЕРЕНИЕ КОНЦЕНТРАЦИЙ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ В ВОЗДУХЕ
  

	 Таблица 03-02-060. Измерение концентраций вредных веществ в воздухе
  

	
	 Измеритель: 1 отбор пробы

	
	 Отбор проб воздуха для измерения концентраций вредных веществ в воздухе:

	03-02-060-01
	      аспирационным способом
	19,32 
	1,4 

	03-02-060-02
	      в шприцы, газовые пипетки и т.п.
	9,66 
	0,7 

	
	 Измеритель: 1 анализ одного ингридиента

	
	 Методы анализа для измерения концентраций вредных веществ в воздухе:

	03-02-060-03
	      спектральные электрохимические и хроматографические
	38,63 
	2,8 

	03-02-060-04
	      химические (титриметрия и др.)
	34,49 
	2,5 

	
	 Измеритель: 1 анализ

	
	 Анализ для измерения концентраций вредных веществ в воздухе:

	03-02-060-05
	      экспресс-методом с помощью индикаторных трубок
	9,66 
	0,7 

	03-02-060-06
	      с помощью газоанализатора
	15,18 
	1,1 

	
	 Измеритель: 1 определение или 1 измерение

	03-02-060-07
	Определение дисперсного состава пыли для измерения концентраций вредных веществ в воздухе
	126,93 
	9,2 

	03-02-060-08
	Измерение счетной концентрации аэрозольных частиц для измерения концентраций вредных веществ в воздухе
	11,04 
	0,8 

	 Раздел 10. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОПТИМАЛЬНОЙ КОНСТРУКЦИИ МЕСТНЫХ ОТСОСОВ НА ОСНОВАНИИ ИСПЫТАНИЙ
  

	 Таблица 03-02-063. Определение оптимальной конструкции местных отсосов на основании испытания
  

	
	 Измеритель: 1 эскиз

	
	 Разработка эскиза для определения оптимальной конструкции местных отсосов на основании испытания:

	03-02-063-01
	      опытного зонта или воронки
	68,57 
	5 

	03-02-063-02
	      опытного укрытия, кожуха или бортового отсоса
	137,13 
	10 

	03-02-063-03
	      опытного укрытия, кожуха, бортового отсоса или зонта при отсасывании воздуха в нескольких местах
	191,98 
	14 

	03-02-063-04
	      опытного укрытия, кожуха, бортового отсоса или зонта при отсасывании воздуха в нескольких местах, усложненной конструкции с подвижными частями
	260,55 
	19 

	 Раздел 11. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОПТИМАЛЬНЫХ КОНСТРУКТИВНЫХ РЕШЕНИЙ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ СИСТЕМ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИСПЫТАНИЙ
  

	 Таблица 03-02-065. Определение оптимальных конструктивных решений вентиляционных систем по результатам испытаний
  

	
	 Измеритель: 1 вентиляционная сеть

	
	 Разработка изменений конструктивных решений вентиляционной системы для определения оптимальных конструктивных решений при количестве участков:

	03-02-065-01
	      до 5
	82,78 
	6 

	03-02-065-02
	      до 10
	124,17 
	9 

	03-02-065-03
	      до 15
	165,56 
	12 

	03-02-065-04
	      до 20
	179,35 
	13 

	03-02-065-05
	      до 30
	234,54 
	17 

	03-02-065-06
	      до 50
	331,12 
	24 

	 Раздел 12. УСТАНОВКИ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА ЦЕНТРАЛЬНЫЕ
  

	 Таблица 03-02-068. Установки кондиционирования воздуха центральные
  

	
	 Измеритель: 1 установка

	
	 Установка кондиционирования воздуха центральная с номинальной подачей по воздуху:

	03-02-068-01
	      до 10 тыс. м3/ч при количестве однотипных установок в машинном зале 1
	1 034,74 
	75 

	03-02-068-02
	      до 10 тыс. м3/ч при количестве однотипных установок в машинном зале до 5
	924,37 
	67 

	03-02-068-03
	      до 10 тыс. м3/ч при количестве однотипных установок в машинном зале более 5
	855,38 
	62 

	03-02-068-04
	      до 40 тыс. м3/ч при количестве однотипных установок в машинном зале 1
	1 255,48 
	91 

	03-02-068-05
	      до 40 тыс. м3/ч при количестве однотипных установок в машинном зале до 5
	1 145,11 
	83 

	03-02-068-06
	      до 40 тыс. м3/ч при количестве однотипных установок в машинном зале более 5
	1 034,74 
	75 

	03-02-068-07
	      до 100 тыс. м3/ч при количестве однотипных установок в машинном зале 1
	1 641,78 
	119 

	03-02-068-08
	      до 100 тыс. м3/ч при количестве однотипных установок в машинном зале до 5
	1 517,62 
	110 

	03-02-068-09
	      до 100 тыс. м3/ч при количестве однотипных установок в машинном зале более 5
	1 462,43 
	106 

	03-02-068-10
	      до 200 тыс. м3/ч при количестве однотипных установок в машинном зале 1
	2 290,22 
	166 

	03-02-068-11
	      до 200 тыс. м3/ч при количестве однотипных установок в машинном зале до 5
	2 097,07 
	152 

	03-02-068-12
	      до 200 тыс. м3/ч при количестве однотипных установок в машинном зале более 5
	1 931,51 
	140 

	03-02-068-13
	      до 300 тыс. м3/ч при количестве однотипных установок в машинном зале 1
	2 980,04 
	216 

	03-02-068-14
	      до 300 тыс. м3/ч при количестве однотипных установок в машинном зале до 5
	2 786,89 
	202 

	03-02-068-15
	      до 300 тыс. м3/ч при количестве однотипных установок в машинном зале более 5
	2 510,96 
	182 

	 Раздел 13. УЗЛЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕГУЛИРОВАНИЯ ИЛИ ЗАЩИТЫ ПО ПАРАМЕТРАМ ТЕМПЕРАТУРЫ, ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ, ДАВЛЕНИЯ ИЛИ РАСХОДА
  

	 Таблица 03-02-072. Узлы технологические регулирования или защиты по параметрам температуры, относительной влажности, давления или расхода
  

	
	 Измеритель: 1 узел

	03-02-072-01
	Узел технологический регулирования или защиты по параметрам температуры, относительной влажности, влагосодержания, давления, расхода или уровня воды
	358,71 
	26 

	 Раздел 14. КОНДИЦИОНЕРЫ МЕСТНЫЕ АВТОНОМНЫЕ
  

	 Таблица 03-02-075. Кондиционеры местные автономные со встроенной холодильной машиной
  

	
	 Измеритель: 1 кондиционер

	
	 Кондиционер местный автономный со встроенной холодильной машиной номинальной подачей по воздуху свыше 1 тыс. м3/ч:

	03-02-075-01
	      до 3,5 тыс. м3/ч при количестве однотипных кондиционеров в машинном зале (помещении) 1
	722,57 
	51 

	03-02-075-02
	      до 3,5 тыс. м3/ч при количестве однотипных кондиционеров в машинном зале (помещении) до 5
	694,23 
	49 

	03-02-075-03
	      до 3,5 тыс. м3/ч при количестве однотипных кондиционеров в машинном зале (помещении) более 5
	623,39 
	44 

	03-02-075-04
	      до 8 тыс. м3/ч при количестве однотипных кондиционеров в машинном зале (помещении) 1
	878,42 
	62 

	03-02-075-05
	      до 8 тыс. м3/ч при количестве однотипных кондиционеров в машинном зале (помещении) до 5
	793,41 
	56 

	03-02-075-06
	      до 8 тыс. м3/ч при количестве однотипных кондиционеров в машинном зале (помещении) более 5
	694,23 
	49 

	03-02-075-07
	      свыше 8 тыс. м3/ч при количестве однотипных кондиционеров в машинном зале (помещении) 1
	1 218,45 
	86 

	03-02-075-08
	      свыше 8 тыс. м3/ч при количестве однотипных кондиционеров в машинном зале до (помещении) 5
	1 090,94 
	77 

	03-02-075-09
	      свыше 8 тыс. м3/ч при количестве однотипных кондиционеров в машинном зале более (помещении) 5
	977,59 
	69 

	 Раздел 15. КОНДИЦИОНЕРЫ МЕСТНЫЕ НЕАВТОНОМНЫЕ
  

	 Таблица 03-02-078. Кондиционеры местные неавтономные с централизованным теплохолодоснабжением (вентиляторные теплообменники, эжекционные доводчики и т.п.)
  

	
	 Измеритель: 1 кондиционер

	
	 Кондиционер местный неавтономный с централизованным теплохолодоснабжением (вентиляторный теплообменник, эжекционный доводчик и т.п.) общей подачей по воздуху до 3 тыс. м3/ч при количестве однотипных кондиционеров в одном помещении:

	03-02-078-01
	      до 5
	155,85 
	11 

	03-02-078-02
	      более 5
	113,34 
	8 

	 Раздел 16. УСТАНОВКИ МЕСТНОГО ДОУВЛАЖНЕНИЯ С ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ФОРСУНКАМИ
  

	 Таблица 03-02-082. Установки местного доувлажнения с пневматическими форсунками
  

	
	 Измеритель: 1 установка

	03-02-082-01
	Установка местного доувлажнения с пневматическими форсунками при числе форсунок до 40 шт.
	580,89 
	41 

	 Раздел 17. КЛАПАНЫ РЕГУЛИРУЮЩИЕ НА ТРУБОПРОВОДАХ СИСТЕМ ТЕПЛОХОЛОДОСНАБЖЕНИЯ
  

	 Таблица 03-02-085. Клапаны регулирующие на трубопроводах систем теплохолодоснабжения
  

	
	 Измеритель: 1 клапан

	
	 Клапан регулирующий на трубопроводе системы теплохолодоснабжения с электрическим, пневматическим или гидравлическим приводом:

	03-02-085-01
	      проходной
	246,83 
	18 

	03-02-085-02
	      трехходовой
	383,96 
	28 

	 Раздел 18. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ХОЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ХОЛОДИЛЬНОЙ МАШИНЫ И РЕГУЛИРОВАНИЕ ЕЕ ТЕМПЕРАТУРНОГО РЕЖИМА
  

	 Таблица 03-02-088. Определение холодопроизводительности холодильной машины и регулирование ее температурного режима
  

	
	 Измеритель: 1 холодильная машина

	
	 Определение холодопроизводительности и регулирование температурного режима при холодоотдаче холодильной машины:

	03-02-088-01
	      до 21,6 кВт (20000 ккал/ч)
	1 445,14 
	102 

	03-02-088-02
	      до 80 кВт (50000 ккал/ч)
	2 281,05 
	161 

	03-02-088-03
	      до 240 кВт (150000 ккал/ч)
	3 499,50 
	247 

	03-02-088-04
	      до 480 кВт (300000 ккал/ч)
	4 661,27 
	329 

	 Раздел 19. ГРАДИРНИ ВЕНТИЛЯТОРНЫЕ
  

	 Таблица 03-02-092. Градирни вентиляторные
  

	
	 Измеритель: 1 градирня

	
	 Градирня вентиляторная с расходом воды:

	03-02-092-01
	      до 10 м3/ч
	566,72 
	40 

	03-02-092-02
	      до 40 м3/ч
	1 360,13 
	96 

	03-02-092-03
	      до 60 м3/ч
	2 309,38 
	163 

	 Раздел 20. ОПРЕДЕЛЕНИЕ УРОВНЯ ЗВУКА И ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ В ОКТАВНЫХ ПОЛОСАХ ЧАСТОТ
  

	 Таблица 03-02-095. Определение уровня звука и звукового давления в октавных полосах частот
  

	
	 Измеритель: 1 помещение

	
	 Определение уровня звука и звукового давления в октавных полосах частот в помещении при количестве точек измерения:

	03-02-095-01
	      1
	274,26 
	20 

	03-02-095-02
	      до 5
	575,95 
	42 

	03-02-095-03
	      до 10
	932,48 
	68 

	03-02-095-04
	      более 10
	1 193,03 
	87 
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