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	ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ.

	ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ 

НА ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ.
НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ


	

	ТЕРп-2001




Часть 4. Подъемно-транспортное оборудование

	Номера

расценок


	Наименование и техническая характеристика оборудования


	Прямые затраты (оплата труда пусконаладочного персонала),

руб.
	Затраты труда

чел.-ч.

	1
	2
	3
	4

	 ОТДЕЛ 01. ПОДЬЕМНО-ТРАНСПОРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ПРЕРЫВНОГО ДЕЙСТВИЯ
  

	 Раздел 1. КРАНЫ ПОДВЕСНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ОДНОБАЛОЧНЫЕ
  

	 Таблица 04-01-001. Краны однопролетные, управление с пола, высота подъема - 6, 12, 18 м; скорость: подъема - 8 м/мин, передвижения тали - 20 м/мин, передвижения крана - 32 м/мин
  

	
	 Измеритель: 1 кран

	
	 Кран подвесной электрический однобалочный однопролетный, управление с пола, высота подъема - 6, 12, 18 м; скорость: подъема - 8 м/мин, передвижения тали - 20 м/мин, передвижения крана - 32 м/мин; грузоподъемность:

	04-01-001-01
	      1 т
	809,25 
	65 

	04-01-001-02
	      2 т
	996,00 
	80 

	04-01-001-03
	      3,2 т
	1 182,75 
	95 

	04-01-001-04
	      5 т
	1 369,50 
	110 

	 Таблица 04-01-002. Краны двухпролетные, управление с пола, высота подъема - 6, 12, 18 м; скорость: подъема - 8 м/мин, передвижения тали - 20 м/мин, передвижения крана - 32 м/мин
  

	
	 Измеритель: 1 кран

	
	 Кран подвесной электрический однобалочный двухпролетный, управление с пола, высота подъема - 6, 12, 18 м; скорость: подъема - 8 м/мин, передвижения тали - 20 м/мин, передвижения крана - 32 м/мин; грузоподъемность:

	04-01-002-01
	      1 т, пролетом 7,5+7,5; 9+9 м
	996,00 
	80 

	04-01-002-02
	      1 т, пролетом 10,5+10,5 м
	1 095,60 
	88 

	04-01-002-03
	      2 т, пролетом 7,5+7,5; 9+9 м
	1 220,10 
	98 

	04-01-002-04
	      2 т, пролетом 10,5+10,5 м
	1 332,15 
	107 

	04-01-002-05
	      3,2 т, пролетом 7,5+7,5; 9+9 м
	1 481,55 
	119 

	04-01-002-06
	      3,2 т, пролетом 10,5+10,5 м
	1 643,40 
	132 

	04-01-002-07
	      5 т, пролетом 7,5+7,5; 9+9 м
	1 780,35 
	143 

	04-01-002-08
	      5 т, пролетом 10,5+10,5 м
	1 967,10 
	158 

	 Раздел 2. КРАНЫ МОСТОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ
  

	 Таблица 04-01-007. Краны мостовые электрические, высота подъема - 16 м; скорость: подъема - 2,2-19,2 м/мин, передвижения тележки - 19,2-43 м/мин, передвижения крана - 37,8-120 м/мин
  

	
	 Измеритель: 1 кран

	
	 Кран мостовой электрический, высота подъема - 16 м; скорость: подъема - 2,2-19,2 м/мин, передвижения тележки - 19,2-43 м/мин, передвижения крана - 37,8-120 м/мин; грузоподъемность:

	04-01-007-01
	      до 5 т, пролетом 7,5+16,5 м
	1 495,92 
	115 

	04-01-007-02
	      до 5 т, пролетом 19,5+34,5 м
	1 652,02 
	127 

	04-01-007-03
	      до 10 т, пролетом 10,5+16,5 м
	1 834,13 
	141 

	04-01-007-04
	      до 10 т, пролетом 19,5+34,5 м
	2 003,23 
	154 

	04-01-007-05
	      до 12,5 т, пролетом 10,5+16,5 м
	2 146,32 
	165 

	04-01-007-06
	      до 12,5 т, пролетом 19,5+34,5 м
	2 367,46 
	182 

	04-01-007-07
	      до 16 т, пролетом 10,5+16,5 м
	2 510,54 
	193 

	04-01-007-08
	      до 16 т, пролетом 19,5+34,5 м
	2 861,76 
	220 

	 Таблица 04-01-008. Краны мостовые электрические, высота подъема: главного крюка - 4-45 м, вспомогательного крюка - 9,64-21,45 м; скорость: подъема главного крюка - 1,92-21,3 м/мин, подъема вспомогательного крюка - 9,6-21,3 м/мин, передвижения тележки – 19,2-48 м/мин, передвижения крана – 48-120 м/мин
  

	
	 Измеритель: 1 кран

	
	 Кран мостовой электрический, высота подъема: главного крюка - 4-45 м, вспомогательного крюка - 9,64-21,45 м; скорость: подъема главного крюка - 19,2-21,3 м/мин, подъема вспомогательного крюка - 9,6-21,3 м/мин, передвижения тележки - 19,2-48 м/мин, передвижения крана – 48-120 м/мин; грузоподъемность:

	04-01-008-01
	      до 16/3,2 т
	2 354,45 
	181 

	04-01-008-02
	      до 20,5 т
	2 809,73 
	216 

	04-01-008-03
	      до 32/5 т
	3 278,02 
	252 

	04-01-008-04
	      до 50/12,5 т
	3 772,32 
	290 

	 Таблица 04-01-009. Краны мостовые электрические, высота подъема: главного крюка - 25-32 м; вспомогательного крюка – 27-34 м; скорость: подъема главного крюка - 1,2-7,5 м/мин, подъема вспомогательного крюка - 1,2-12,5 м/мин, передвижения тележки - 12-40 м/мин, передвижения крана – 30-80 м/мин
  

	
	 Измеритель: 1 кран

	
	 Кран мостовой электрический, высота подъема главного крюка - 25-32 м, вспомогательного крюка – 27-34 м; скорость: подъема главного крюка - 1,2-7,5 м/мин, подъема вспомогательного крюка 1,2-12,5 м/мин, передвижения тележки 12-40 м/мин, передвижения крана – 30-80 м/мин; грузоподъемность:

	04-01-009-01
	      до 80/20 т
	4 150,22 
	312 

	04-01-009-02
	      до 100/20 т
	4 589,19 
	345 

	04-01-009-03
	      до 125/20 т
	4 921,74 
	370 

	 Таблица 04-01-010. Краны мостовые электрические, высота подъема: главного крюка – 25-32 м, вспомогательного крюка – 27-34 м; скорость: подъема главного крюка – 0,378-4,8 м/мин, подъема вспомогательного крюка – 7,5 м/мин, передвижения тележки – 12-37,8 м/мин, передвижения крана – 19,2-75 м/мин
  

	
	 Измеритель: 1 кран

	
	 Кран мостовой электрический, высота подъема главного крюка – 25-32 м, вспомогательного крюка – 27-34 м; скорость: подъема главного крюка – 0,378-4,8 м/мин, подъема вспомогательного крюка – 7,5 м/мин, передвижения тележки – 12-37,8 м/мин, передвижения крана – 19,2-75 м/мин; грузоподъемность:

	04-01-010-01
	      до 160/32 т
	5 147,87 
	387 

	04-01-010-02
	      до 200/32 т
	5 746,46 
	432 

	04-01-010-03
	      до 250/32 т
	7 272,38 
	537 

	04-01-010-04
	      до 320/32 т
	9 491,38 
	683 

	04-01-010-05
	      до 500/80 т
	11 853,80 
	853 

	 Раздел 3. КРАНЫ МОСТОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ГРЕЙФЕРНЫЕ
  

	 Таблица 04-01-015. Краны мостовые грейферные, высота подъема - 20-25 м; скорость: подъема и замыкания грейфера - 37,8-48 м/мин, передвижения тележки - 37,8-48 м/мин, передвижения крана - 75-120 м/мин
  

	

	
	 Измеритель: 1 кран

	
	 Кран мостовой электрический грейферный, высота подъема - 20-25 м; скорость: подъема и замыкания грейфера - 37,8-48 м/мин, передвижения тележки - 37,8-48 м/мин, передвижения крана 75-120 м/мин; грузоподъемность:

	04-01-015-01
	      до 5 т, пролетом 10,5+22,5 м
	1 734,79 
	126 

	04-01-015-02
	      до 5 т, пролетом 25,5+34,5 м
	1 941,32 
	141 

	04-01-015-03
	      до 10 т, пролетом 16,5+22,5 м
	1 996,39 
	145 

	04-01-015-04
	      до 10 т, пролетом 25,5+34,5 м
	2 216,68 
	161 

	04-01-015-05
	      до 16 т, пролетом 22,5+34,5 м
	2 560,89 
	186 

	04-01-015-06
	      до 22 т, пролетом 22,5+34,5 м
	3 139,15 
	228 

	 Раздел 4. КРАНЫ КОЗЛОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
  

	 Таблица 04-01-020. Краны козловые, высота подъема 10,5 м; скорость: подъема 12 м/мин, передвижения тележки - 38,7 м/мин, передвижения крана - 60 м/мин
  

	
	 Измеритель: 1 кран

	04-01-020-01
	Кран козловый электрический, высота подъема 10,5 м; скорость: подъема - 12 м/мин, передвижения тележки - 38,7 м/мин, передвижения крана - 60 м/мин; грузоподъемность 12,5 т, пролет 16 м
	4 791,33 
	348 

	 Таблица 04-01-021. Краны козловые, высота подъема: главного крюка - 10,5 м, вспомогательного крюка - 11,26 м; скорость: подъема главного крюка - 8,9 м/мин, подъема вспомогательного крюка - 18,8 м/мин, передвижения тележки - 34,8 м/мин, передвижения крана - 46,4 м/мин
  

	
	 Измеритель: 1 кран

	04-01-021-01
	Кран козловый электрический, высота подъема главного крюка - 10,5 м, вспомогательного крюка - 11,26 м; скорость: подъема главного крюка - 8,9 м/мин, подъема вспомогательного крюка - 18,8 м/мин, передвижения тележки - 34,8 м/мин, передвижения крана - 46,4 м/мин; грузоподъемность 20,5 т, пролет 20-32 м
	5 819,40 
	424 

	 Таблица 04-01-022. Краны козловые контейнерные, высота подъема - 9 м; скорость подъема - 19,2/2,4 м/мин, передвижения тележки - 60/6 м/мин, передвижения крана - 120/12 м/мин
  

	
	 Измеритель: 1 кран

	
	 Кран козловый электрический контейнерный, высота подъема - 9; скорость подъема - 19,2/2,4 м/мин, передвижения тележки - 60/6 м/мин, передвижения крана - 120/12 м/мин; грузоподъемность – 6,3 т, пролет:

	04-01-022-01
	      16 м
	4 337,10 
	316 

	04-01-022-02
	      25 м
	4 762,58 
	347 

	 Таблица 04-01-023. Краны козловые контейнерные, высота подъема - 8,5/3 м; скорость: подъема - 9,6/3 м/мин, передвижения тележки - 39,6/11,4 м/мин, передвижения крана - 49,8 м/мин
  

	
	 Измеритель: 1 кран

	04-01-023-01
	Кран козловый электрический контейнерный, высота подъема - 8,5/3 м; скорость: подъема - 9,6/3 м/мин, передвижения тележки - 39,6/11,4 м/мин, передвижения крана - 49,8 м/мин; грузоподъемность - 20 т, пролет - 25 м
	5 448,83 
	397 

	 Таблица 04-01-024. Краны козловые грейферные, высота подъема - 8,2 м; скорость: подъема - 37,9 м/мин, передвижения тележки -35,4 м/мин, передвижения крана - 71,4 м/мин
  

	
	 Измеритель: 1 кран

	04-01-024-01
	Кран козловый электрический грейферный, высота подъема - 8,2 м; скорость: подъема - 37,9 м/мин, передвижения тележки -35,4 м/мин, передвижения крана - 71,4 м/мин; грузоподъемность - 8 т, пролет - 20,32 м
	4 899,83 
	357 

	 Раздел 5. КРАНЫ-ШТАБЕЛЕРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
  

	 Таблица 04-01-029. Краны-штабелеры мостовые опорные, управление с пола, высота подъема груза - 5,2-5,5 м; скорость: подъема груза - 0,2 м/с, передвижения тележки - 0,3 м/с, передвижения крана - 0,8 м/с
  

	
	 Измеритель: 1 кран

	
	 Кран-штабелер электрический мостовой опорный, управление с пола, высота подъема груза - 5,2-5,5 м; скорость: подъема груза - 0,2 м/с, передвижения тележки - 0,3 м/с, передвижения крана - 0,8 м/с; грузоподъемность:

	04-01-029-01
	      0,25 т, пролет 5,1+11,1 м
	535,68 
	36 

	04-01-029-02
	      0,5 т, пролет 0,5+11,1м
	833,28 
	56 

	04-01-029-03
	      1 т, пролет 5,1+11,1 м
	1 041,60 
	70 

	 Таблица 04-01-030. Краны-штабелеры мостовые опорные, управление из кабины; высота: подъема груза - 9,5 м, надземного рельсового пути кранового - 10,55 м; скорость: подъема груза - 0,25-0,37 м/с, передвижения тележки - 0,5-0,54 м/с, передвижения крана -1,6 м/с
  

	
	 Измеритель: 1 кран

	
	 Кран-штабелер электрический мостовой опорный, управление из кабины; высота: подъема груза - 9,5 м, надземного рельсового пути кранового - 10,55 м; скорость: подъема груза - 0,25-0,37 м/с, передвижения тележки - 0,5-0,54 м/с, передвижения крана - 1,6 м/с; грузоподъемность:

	04-01-030-01
	      1 т, пролет 10,5+22,5 м
	1 418,12 
	103 

	04-01-030-02
	      2 т, пролет 16,5+28,5 м
	1 776,10 
	129 

	04-01-030-03
	      3,2 т, пролет 16,5+28,5 м
	1 996,39 
	145 

	04-01-030-04
	      5 т, пролет 16,5+28,5 м
	2 395,67 
	174 

	 Раздел 6. КРАНЫ РУЧНЫЕ
  

	 Таблица 04-01-035. Краны мостовые однобалочные подвесные, пролет до 9 м; высота подъема - 3-12 м; скорость: подъема - 0,25-0,47 м/мин, передвижения тележки - 5,3-7,3 м/мин, передвижения крана - 3,4-4,65 м/мин
  

	
	 Измеритель: 1 кран

	
	 Кран ручной мостовой однобалочный подвесной, пролет до 9 м; высота подъема 3-12; скорость: подъема - 0,25-0,47 м/мин, передвижения тележки - 5,3-7,3 м/мин, передвижения крана - 3,4-4,65 м/мин; грузоподъемность:

	04-01-035-01
	      до 0,5 т
	279,09 
	21 

	04-01-035-02
	      до 1 т
	345,54 
	26 

	04-01-035-03
	      до 2 т
	411,99 
	31 

	04-01-035-04
	      до 3,2 т
	491,73 
	37 

	04-01-035-05
	      до 5 т
	611,34 
	46 

	 Таблица 04-01-036. Краны мостовые однобалочные опорные, пролет до 10,5 м; высота подъема -12м; скорость: подъема - 0,15 м/мин, передвижения тали - 5,3-6,9 м/мин, передвижения крана - 5,1-16,4 м/мин
  

	
	 Измеритель: 1 кран

	
	 Кран ручной мостовой однобалочный опорный, пролет до 10,5 м; высота подъема 12м; скорость: подъема - 0,15 м/мин, передвижения тали - 5,3-6,9 м/мин, передвижения крана - 5,1-16,4 м/мин; грузоподъемность:

	04-01-036-01
	      до 3,2 т
	584,76 
	44 

	04-01-036-02
	      до 5 т
	677,79 
	51 

	04-01-036-03
	      до 8 т
	863,85 
	65 

	 Таблица 04-01-037. Краны мостовые двухбалочные опорные, пролет до 16,5 м; высота подъема - 12 м; скорость: подъема - 0,07 м/мин, передвижения тали - 3,3 м/мин, передвижения крана - 2,7 м/мин
  

	
	 Измеритель: 1 кран

	
	 Кран ручной мостовой двухбалочный опорный, пролет до 16,5 м; высота подъема 12 м; скорость: подъема - 0,07 м/мин, передвижения тали - 3,3 м/мин, передвижения крана - 2,7 м/мин; грузоподъемность:

	04-01-037-01
	      до 12,5 т
	971,10 
	78 

	04-01-037-02
	      до 20 т
	1 145,40 
	92 

	 ОТДЕЛ 02. ТРАНСПОРТНЫЕ МЕХАНИЗМЫ НЕПРЕРЫВНОГО ДЕЙСТВИЯ
  

	 Раздел 1. КОНВЕЙЕРЫ ЛЕНТОЧНЫЕ СТАЦИОНАРНЫЕ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ
  

	 Таблица 04-02-001. Конвейеры ленточные, скорость ленты - 0,63-2,6 м/с, ширина ленты - 500 мм
  

	
	 Измеритель: 1 конвейер

	
	 Конвейер ленточный стационарный, скорость ленты - 0,63-2,6 м/с, ширина ленты - 500 мм, длина:

	04-02-001-01
	      до 10 м
	332,75 
	26 

	04-02-001-02
	      до 20 м
	473,53 
	37 

	04-02-001-03
	      до 30 м
	678,29 
	53 

	04-02-001-04
	      до 40 м
	895,86 
	70 

	04-02-001-05
	      до 60 м
	1 168,91 
	88 

	04-02-001-06
	      до 80 м
	1 368,16 
	103 

	04-02-001-07
	      до 100 м
	1 554,12 
	117 

	04-02-001-08
	      до 150 м
	1 806,50 
	136 

	
	 Измеритель: 10 м

	04-02-001-09
	На каждые последующие 10 м добавлять к расценке 04-02-001-08
	163,41 
	13 

	 Таблица 04-02-002. Конвейеры ленточные, скорость ленты - 0,8-3,15 м/с, ширина ленты - 650 мм
  

	
	 Измеритель: 1 конвейер

	
	 Конвейер ленточный стационарный, скорость ленты - 0,8-3,15 м/с, ширина ленты - 650 мм, длина:

	04-02-002-01
	      до 10 м
	614,30 
	48 

	04-02-002-02
	      до 20 м
	870,26 
	68 

	04-02-002-03
	      до 30 м
	1 139,02 
	89 

	04-02-002-04
	      до 40 м
	1 394,98 
	109 

	04-02-002-05
	      до 60 м
	1 691,04 
	130 

	04-02-002-06
	      до 80 м
	1 886,16 
	145 

	04-02-002-07
	      до 100 м
	2 081,28 
	160 

	04-02-002-08
	      до 150 м
	2 276,40 
	175 

	
	 Измеритель: 10 м

	04-02-002-09
	На каждые последующие 10 м добавлять к расценке 04-02-002-08
	188,55 
	15 

	 Таблица 04-02-003. Конвейеры ленточные, скорость ленты - 0,8-4 м/с, ширина ленты - 800 мм
  

	
	 Измеритель: 1 конвейер

	
	 Конвейер ленточный стационарный, скорость ленты - 0,8-4 м/с, ширина ленты - 800 мм, длина:

	04-02-003-01
	      до 10 м
	678,29 
	53 

	04-02-003-02
	      до  20 м
	998,24 
	78 

	04-02-003-03
	      до 30 м
	1 343,79 
	105 

	04-02-003-04
	      до 40 м
	1 689,34 
	132 

	04-02-003-05
	      до 60 м
	2 081,28 
	160 

	04-02-003-06
	      до 80 м
	2 393,47 
	184 

	04-02-003-07
	      до 100 м
	2 627,62 
	202 

	04-02-003-08
	      до 150 м
	2 887,78 
	222 

	
	 Измеритель: 10 м

	04-02-003-09
	На каждые последующие 10 м добавлять к расценке 04-02-003-08
	201,12 
	16 

	 Таблица 04-02-004. Конвейеры ленточные, скорость ленты - 1-4 м/с, ширина ленты - 1000 мм
  

	

	
	 Измеритель: 1 конвейер

	
	 Конвейер ленточный стационарный, скорость ленты - 1-4 м/с, ширина ленты - 1000 мм, длина:

	04-02-004-01
	      до 10 м
	703,89 
	55 

	04-02-004-02
	      до 20 м
	1 113,43 
	87 

	04-02-004-03
	      до 40 м
	2 185,34 
	168 

	04-02-004-04
	      до 60 м
	2 731,68 
	210 

	04-02-004-05
	      до 80 м
	2 978,83 
	229 

	04-02-004-06
	      до 100 м
	3 225,98 
	248 

	04-02-004-07
	      до 120 м
	3 733,30 
	287 

	04-02-004-08
	      до 160 м
	4 487,76 
	345 

	
	 Измеритель: 10 м

	04-02-004-09
	На каждые последующие 10 м добавлять к расценке 04-02-004-08
	201,12 
	16 

	 Таблица 04-02-005. Конвейеры ленточные, скорость ленты - 1-4 м/с, ширина ленты -1200 мм
  

	
	 Измеритель: 1 конвейер

	
	 Конвейер ленточный стационарный, скорость ленты - 1-4 м/с, ширина ленты - 1200 мм, длина:

	04-02-005-01
	      до 10 м
	857,47 
	67 

	04-02-005-02
	      до 20 м
	1 382,18 
	108 

	04-02-005-03
	      до 40 м
	2 337,56 
	175 

	04-02-005-04
	      до 60 м
	2 911,94 
	218 

	04-02-005-05
	      до 80 м
	3 272,59 
	245 

	04-02-005-06
	      до 100 м
	3 733,30 
	287 

	04-02-005-07
	      до 120 м
	4 344,67 
	334 

	04-02-005-08
	      до 160 м
	5 144,92 
	402 

	
	 Измеритель: 10 м

	04-02-005-09
	На последующие 10 м добавлять к расценке 04-02-005-08
	201,12 
	16 

	 Таблица 04-02-006. Конвейеры ленточные, скорость ленты - 1-4 м/с, ширина ленты - 1400 мм
  

	
	 Измеритель: 1 конвейер

	
	 Конвейер ленточный стационарный, скорость ленты - 1-4 м/с, ширина ленты - 1400 мм, длина:

	04-02-006-01
	      до 10 м
	908,66 
	71 

	04-02-006-02
	      до 20 м
	1 394,98 
	109 

	04-02-006-03
	      до 40 м
	2 618,07 
	196 

	04-02-006-04
	      до 60 м
	3 179,09 
	238 

	04-02-006-05
	      до 80 м
	3 379,45 
	253 

	04-02-006-06
	      до 100 м
	3 707,28 
	285 

	04-02-006-07
	      до 120 м
	4 539,79 
	349 

	04-02-006-08
	      до 160 м
	5 349,05 
	414 

	
	 Измеритель: 10 м

	04-02-006-09
	На каждые последующие 10 м добавлять к расценке 04-02-006-08
	213,69 
	17 

	 Таблица 04-02-007. Конвейеры ленточные, скорость ленты - 1,25-4 м/с, ширина ленты - 1600 мм
  

	
	 Измеритель: 1 конвейер

	
	 Конвейер ленточный стационарный, скорость ленты - 1,25-4 м/с, ширина ленты - 1600 мм, длина:

	04-02-007-01
	      до 10 м
	1 025,82 
	82 

	04-02-007-02
	      до 20 м
	1 488,69 
	119 

	04-02-007-03
	      до 40 м
	2 938,65 
	220 

	04-02-007-04
	      до 60 м
	3 686,67 
	276 

	04-02-007-05
	      до 80 м
	4 154,18 
	311 

	04-02-007-06
	      до 100 м
	4 604,83 
	354 

	04-02-007-07
	      до 120 м
	5 146,69 
	395 

	04-02-007-08
	      до 160 м
	5 866,83 
	448 

	
	 Измеритель: 10 м

	04-02-007-09
	На каждые последующие 10 м добавлять к расценке 04-02-007-08
	260,16 
	20 

	 Таблица 04-02-008. Конвейеры ленточные, скорость ленты - 1,25-4 м/с, ширина ленты - 2000 мм
  

	
	 Измеритель: 1 конвейер

	
	 Конвейер ленточный стационарный, скорость ленты - 1,25-4 м/с, ширина ленты - 2000 мм, длина:

	04-02-008-01
	      до 10 м
	1 200,96 
	96 

	04-02-008-02
	      до 20 м
	1 826,46 
	146 

	04-02-008-03
	      до 40 м
	3 352,73 
	251 

	04-02-008-04
	      до 60 м
	4 422,72 
	340 

	04-02-008-05
	      до 80 м
	4 734,91 
	364 

	04-02-008-06
	      до 100 м
	5 524,55 
	424 

	04-02-008-07
	      до 120 м
	5 850,29 
	449 

	04-02-008-08
	      до 160 м
	6 507,11 
	503 

	
	 Измеритель: 10 м

	04-02-008-09
	На каждые последующие 10 м добавлять к расценке 04-02-008-08
	260,16 
	20 

	 Раздел 2. КОНВЕЙЕРЫ ЛЕНТОЧНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ
  

	 Таблица 04-02-013. Конвейеры ленточные, скорость движения: конвейера - 0,3 м/с, ленты - 1-3,15 м/с; производительность - 195-615 м3/ч; ширина ленты – 800 мм
  

	
	 Измеритель: 1 конвейер

	
	 Конвейер ленточный передвижной, скорость движения: конвейера - 0,3 м/с, ленты - 1-3,15 м/с; производительность - 195-615 м3/ч; ширина ленты – 800 мм; длина:

	04-02-013-01
	      до 5 м
	560,25 
	45 

	04-02-013-02
	      до 10 м
	747,00 
	60 

	04-02-013-03
	      до 15 м
	983,55 
	79 

	04-02-013-04
	      до 20 м
	1 207,65 
	97 

	04-02-013-05
	      до 25 м
	1 425,20 
	117 

	04-02-013-06
	      до 30 м
	1 681,01 
	138 

	04-02-013-07
	      до 35 м
	1 924,63 
	158 

	04-02-013-08
	      до 40 м
	2 143,89 
	176 

	
	 Измеритель: 5 м

	04-02-013-09
	На каждые последующие 5 м добавлять к расценке 04-02-013-08
	238,83 
	19 

	 Таблица 04-02-014. Конвейеры ленточные, скорость движения: конвейера - 0,3 м/с, ленты - 1-3,15 м/с; производительность - 300-945 м3/ч; ширина ленты – 1000 мм
  

	
	 Измеритель: 1 конвейер

	
	 Конвейер ленточный передвижной, скорость движения: конвейера - 0,3 м/с, ленты - 1-3,15 м/с; производительность - 300-945 м3/ч; ширина ленты – 1000 мм; длина:

	04-02-014-01
	      до 5 м
	622,50 
	50 

	04-02-014-02
	      до 10 м
	821,70 
	66 

	04-02-014-03
	      до 15 м
	1 083,15 
	87 

	04-02-014-04
	      до 20 м
	1 319,70 
	106 

	04-02-014-05
	      до 25 м
	1 547,01 
	127 

	04-02-014-06
	      до 30 м
	1 790,64 
	147 

	04-02-014-07
	      до 35 м
	2 034,26 
	167 

	04-02-014-08
	      до 40 м
	2 265,70 
	186 

	
	 Измеритель: 5 м

	04-02-014-09
	На каждые последующие 5 м добавлять к расценке 04-02-014-08
	251,40 
	20 

	 Таблица 04-02-015. Конвейеры ленточные, скорость движения: конвейера - 0,3 м/с, ленты - 1,25-3,15 м/с; производительность - 440-1385 м3/ч; ширина ленты – 1200 мм
  

	
	 Измеритель: 1 конвейер

	
	 Конвейер ленточный передвижной, скорость движения: конвейера - 0,3 м/с, ленты - 1,25-3,15 м/с; производительность - 440-1385 м3/ч; ширина ленты – 1200 мм; длина:

	04-02-015-01
	      до 5 м
	672,30 
	54 

	04-02-015-02
	      до 10 м
	883,95 
	71 

	04-02-015-03
	      до 15 м
	1 132,95 
	91 

	04-02-015-04
	      до 20 м
	1 406,85 
	113 

	04-02-015-05
	      до 25 м
	1 738,46 
	135 

	04-02-015-06
	      до 30 м
	2 137,67 
	166 

	04-02-015-07
	      до 35 м
	2 446,73 
	190 

	04-02-015-08
	      до 40 м
	2 807,30 
	218 

	
	 Измеритель: 5 м

	04-02-015-09
	На каждые последующие 5 м добавлять к расценке 04-02-015-08
	283,30 
	22 

	 Таблица 04-02-016. Конвейеры ленточные, скорость движения: конвейера - 0,3 м/с, ленты - 1,25-3,15 м/с; производительность - 600-1590 м3/ч, ширина ленты – 1400 мм
  

	
	 Измеритель: 1 конвейер

	
	 Конвейер ленточный передвижной, скорость движения: конвейера - 0,3 м/с, ленты - 1,25-3,15 м/с; производительность - 600-1590 м3/ч, ширина ленты – 1400 мм, длина:

	04-02-016-01
	      до 5 м
	747,00 
	60 

	04-02-016-02
	      до 10 м
	1 008,45 
	81 

	04-02-016-03
	      до 15 м
	1 411,35 
	106 

	04-02-016-04
	      до 20 м
	1 757,53 
	132 

	04-02-016-05
	      до 25 м
	2 081,28 
	160 

	04-02-016-06
	      до 30 м
	2 471,52 
	190 

	04-02-016-07
	      до 35 м
	2 848,75 
	219 

	04-02-016-08
	      до 40 м
	3 341,96 
	251 

	
	 Измеритель: 5 м

	04-02-016-09
	На каждые последующие 5 м добавлять к расценке 04-02-016-08
	359,49 
	27 

	 Раздел 3. КОНВЕЙЕРЫ ПЛАСТИНЧАТЫЕ СТАЦИОНАРНЫЕ
  

	 Таблица 04-02-021. Конвейеры пластинчатые, ширина полотна - 800 мм, скорость движения - 0,036-0,5 м/с
  

	
	 Измеритель: 1 конвейер

	
	 Конвейер пластинчатый стационарный, ширина полотна - 800 мм, скорость движения - 0,036-0,5 м/с, длина:

	04-02-021-01
	      до 10 м
	1 186,65 
	90 

	04-02-021-02
	      до 20 м
	1 437,17 
	109 

	04-02-021-03
	      до 30 м
	1 677,64 
	126 

	04-02-021-04
	      до 40 м
	1 943,93 
	146 

	04-02-021-05
	      до 60 м
	2 473,34 
	186 

	04-02-021-06
	      до 80 м
	2 991,94 
	225 

	
	 Измеритель: 5 м

	04-02-021-07
	На каждые последующие 5 м добавлять к расценке 04-02-021-06
	252,98 
	19 

	 Таблица 04-02-022. Конвейеры пластинчатые, ширина полотна - 1000 мм, скорость движения - 0,036-0,5 м/с
  

	
	 Измеритель: 1 конвейер

	
	 Конвейер пластинчатый стационарный, ширина полотна - 1000 мм, скорость движения - 0,036-0,5 м/с, длина:

	04-02-022-01
	      до 10 м
	1 252,58 
	95 

	04-02-022-02
	      до 20 м
	1 516,28 
	115 

	04-02-022-03
	      до 30 м
	1 797,47 
	135 

	04-02-022-04
	      до 40 м
	2 063,76 
	155 

	04-02-022-05
	      до 60 м
	2 606,31 
	196 

	04-02-022-06
	      до 80 м
	3 138,21 
	236 

	
	 Измеритель: 5 м

	04-02-022-07
	На каждые последующие 5 м добавлять к расценке 04-02-022-06
	266,29 
	20 

	 Таблица 04-02-023. Конвейеры пластинчатые, ширина полотна - 1200 мм, скорость движения - 0,027-0,5 м/с
  

	
	 Измеритель: 1 конвейер

	
	 Конвейер пластинчатый стационарный, ширина полотна - 1200 мм, скорость движения - 0,027-0,5 м/с, длина:

	04-02-023-01
	      до 10 м
	1 371,24 
	104 

	04-02-023-02
	      до 20 м
	1 661,31 
	126 

	04-02-023-03
	      до 30 м
	1 983,88 
	149 

	04-02-023-04
	      до 40 м
	2 276,80 
	171 

	04-02-023-05
	      до 60 м
	2 858,96 
	215 

	04-02-023-06
	      до 80 м
	3 444,05 
	259 

	
	 Измеритель: 5 м

	04-02-023-07
	На каждые последующие 5 м добавлять к расценке 04-02-023-06
	292,92 
	22 

	 Раздел 4. КОНВЕЙЕРЫ ВИНТОВЫЕ
  

	 Таблица 04-02-028. Конвейеры винтовые, диаметр винта - 160-200 мм, шаг винта - 160-200 мм
  

	
	 Измеритель: 1 конвейер

	
	 Конвейер винтовой, диаметр винта - 160-200 мм, шаг винта - 160-200 мм, длина:

	04-02-028-01
	      до 4 м
	448,20 
	36 

	04-02-028-02
	      до 8 м
	634,95 
	51 

	04-02-028-03
	      до 12 м
	859,05 
	69 

	04-02-028-04
	      до 16 м
	1 089,26 
	85 

	04-02-028-05
	      до 20 м
	1 319,92 
	103 

	04-02-028-06
	      до 24 м
	1 582,40 
	119 

	04-02-028-07
	      до 28 м
	1 808,46 
	136 

	
	 Измеритель: 4 м

	04-02-028-08
	На каждые последующие 4 м добавлять к расценке 04-02-028-07
	226,06 
	17 

	 Таблица 04-02-029. Конвейеры винтовые, диаметр винта – 315-400 мм, шаг винта – 315-400 мм
  

	
	 Измеритель: 1 конвейер

	
	 Конвейер винтовой, диаметр винта – 315-400 мм, шаг винта – 315-400 мм, длина:

	04-02-029-01
	      до 4 м
	659,85 
	53 

	04-02-029-02
	      до 8 м
	896,40 
	72 

	04-02-029-03
	      до 12 м
	1 108,05 
	89 

	04-02-029-04
	      до 16 м
	1 371,18 
	107 

	04-02-029-05
	      до 20 м
	1 601,85 
	125 

	04-02-029-06
	      до 24 м
	1 901,54 
	143 

	04-02-029-07
	      до 28 м
	2 154,20 
	162 

	
	 Измеритель: 4 м

	04-02-029-08
	На каждые последующие 4 м добавлять к расценке 04-02-029-07
	252,65 
	19 

	 Раздел 5. КОНВЕЙЕРЫ СКРЕБКОВЫЕ
  

	 Таблица 04-02-035. Конвейеры скребковые, скорость движения тяговой цепи - 0,5-0,63 м/с, ширина скребка - 650 мм, высота скребка – 250 мм
  

	
	 Измеритель: 1 конвейер

	
	 Конвейер скребковый, скорость движения тяговой цепи - 0,5-0,63 м/с, ширина скребка - 650 мм, высота скребка - 250 мм, длина:

	04-02-035-01
	      до 10 м
	996,00 
	80 

	04-02-035-02
	      до 20 м
	1 232,55 
	99 

	04-02-035-03
	      до 30 м
	1 550,59 
	121 

	04-02-035-04
	      до 40 м
	1 806,89 
	141 

	04-02-035-05
	      до 50 м
	2 063,18 
	161 

	04-02-035-06
	      до 60 м
	2 332,29 
	182 

	
	 Измеритель: 10 м

	04-02-035-07
	На каждые последующие 10 м добавлять к расценке 04-02-035-06
	256,30 
	20 

	 Таблица 04-02-036. Конвейеры скребковые, скорость движения тяговой цепи - 0,5-0,63 м/с, ширина скребка - 800 мм, высота скребка - 250 мм
  

	
	 Измеритель: 1 конвейер

	
	 Конвейер скребковый, скорость движения тяговой цепи - 0,5-0,63 м/с, ширина скребка - 800 мм, высота скребка - 250 мм, длина:

	04-02-036-01
	      до 10 м
	1 095,60 
	88 

	04-02-036-02
	      до 20 м
	1 369,50 
	110 

	04-02-036-03
	      до 30 м
	1 691,55 
	132 

	04-02-036-04
	      до 40 м
	1 960,66 
	153 

	04-02-036-05
	      до 50 м
	2 229,78 
	174 

	04-02-036-06
	      до 60 м
	2 511,70 
	196 

	
	 Измеритель: 10 м

	04-02-036-07
	На каждые последующие 10 м добавлять к расценке 04-02-036-06
	281,93 
	22 

	 Таблица 04-02-037. Конвейеры скребковые, скорость движения тяговой цепи - 0,5-0,63 м/с, ширина скребка - 1000 мм, высота скребка – 250 мм
  

	
	 Измеритель: 1 конвейер

	
	 Конвейер скребковый, скорость движения тяговой цепи - 0,5-0,63 м/с, ширина скребка - 1000 мм, высота скребка - 250 мм, длина:

	04-02-037-01
	      до 10 м
	1 354,41 
	101 

	04-02-037-02
	      до 20 м
	1 662,84 
	124 

	04-02-037-03
	      до 30 м
	1 909,41 
	149 

	04-02-037-04
	      до 40 м
	2 216,96 
	173 

	04-02-037-05
	      до 50 м
	2 511,70 
	196 

	04-02-037-06
	      до 60 м
	2 819,26 
	220 

	
	 Измеритель: 10 м

	04-02-037-07
	      На каждые последующие 10 м добавлять к расценке 04-02-037-06
	307,56 
	24 

	 Раздел 6. КОНВЕЙЕРЫ СКРЕБКОВЫЕ С ПОГРУЖНЫМИ СКРЕБКАМИ
  

	 Таблица 04-02-042. Конвейеры скребковые, ширина короба в свету – 200-320 мм
  

	
	 Измеритель: 1 конвейер

	
	 Конвейер скребковый с погружными скребками, ширина короба в свету - 200-320 мм, длина:

	04-02-042-01
	      до 10 м
	834,15 
	67 

	04-02-042-02
	      до 20 м
	1 108,05 
	89 

	04-02-042-03
	      до 30 м
	1 409,63 
	110 

	04-02-042-04
	      до 40 м
	1 704,37 
	133 

	04-02-042-05
	      до 50 м
	2 011,92 
	157 

	04-02-042-06
	      до 60 м
	2 357,92 
	184 

	
	 Измеритель: 10 м

	04-02-042-07
	На каждые последующие 10 м добавлять к расценке 04-02-042-06
	294,74 
	23 

	 Таблица 04-02-043. Конвейеры скребковые, ширина короба в свету – 400-500 мм
  

	
	 Измеритель: 1 конвейер

	
	 Конвейер скребковый с погружными скребками, ширина короба в свету - 400-500 мм, длина:

	04-02-043-01
	      до 10 м
	921,30 
	74 

	04-02-043-02
	      до 20 м
	1 257,45 
	101 

	04-02-043-03
	      до 30 м
	1 665,92 
	130 

	04-02-043-04
	      до 40 м
	2 024,74 
	158 

	04-02-043-05
	      до 50 м
	2 357,92 
	184 

	04-02-043-06
	      до 60  м
	2 742,37 
	214 

	
	 Измеритель: 10 м

	04-02-043-07
	На каждые последующие 10 м добавлять к расценке 04-02-043-06
	358,81 
	28 

	 Таблица 04-02-044. Конвейеры скребковые, ширина короба в свету - 650 мм
  

	
	 Измеритель: 1 конвейер

	
	 Конвейер скребковый с погружными скребками, ширина короба в свету 650 мм, длина:

	04-02-044-01
	      до 10 м
	1 120,50 
	90 

	04-02-044-02
	      до 20 м
	1 506,45 
	121 

	04-02-044-03
	      до 30 м
	1 960,66 
	153 

	04-02-044-04
	      до 40 м
	2 383,55 
	186 

	04-02-044-05
	      до 50 м
	2 780,81 
	217 

	04-02-044-06
	      до 60 м
	3 178,07 
	248 

	
	 Измеритель: 10 м

	04-02-044-07
	На каждые последующие 10 м добавлять к расценке 04-02-044-06
	410,07 
	32 

	 Раздел 7. КОНВЕЙЕРЫ ПОДВЕСНЫЕ ТОЛКАЮЩИЕ
  

	 Таблица 04-02-049. Каретки
  

	
	 Измеритель: 1 каретка

	04-02-049-01
	Каретка конвейера подвесного толкающего
	5,86 
	0,44 

	04-02-049-02
	Каретка сигнальная конвейера подвесного толкающего
	8,25 
	0,62 

	 Таблица 04-02-050. Цепи
  

	
	 Измеритель: 1 секция

	04-02-050-01
	Секция цепи с толкателем конвейера подвесного толкающего
	1,90 
	0,15 

	
	 Измеритель: 1 м

	04-02-050-02
	Цепь тяговая конвейера подвесного толкающего
	5,39 
	0,39 

	 Таблица 04-02-051. Приводы
  

	
	 Измеритель: 1 привод

	
	 Привод конвейера подвесного толкающего:

	04-02-051-01
	      угловой
	455,32 
	37 

	04-02-051-02
	      привод-натяжка
	541,46 
	44 

	04-02-051-03
	      гусеничный
	615,30 
	50 

	 Таблица 04-02-052. Устройства натяжные
  

	
	 Измеритель: 1 устройство

	04-02-052-01
	Устройство натяжное конвейера подвесного толкающего
	332,26 
	27 

	 Таблица 04-02-053. Пути прямые (наклонные)
  

	
	 Измеритель: 1 секция

	04-02-053-01
	Путь прямой (наклонный) конвейера подвесного толкающего
	29,53 
	2,4 

	 Таблица 04-02-054. Участки пути ремонтные, стыки раздвижные
  

	
	 Измеритель: 1 участок

	04-02-054-01
	Участок пути ремонтный конвейера подвесного толкающего
	20,28 
	1,6 

	
	 Измеритель: 1 стык

	04-02-054-02
	Стык температурный конвейера подвесного толкающего
	12,17 
	0,96 

	 Таблица 04-02-055. Изгибы
  

	
	 Измеритель: 1 изгиб

	
	 Изгиб горизонтальный конвейера подвесного толкающего:

	04-02-055-01
	      на блоке (звездочке)
	34,22 
	2,7 

	04-02-055-02
	      на роликовой батарее 15 град. (основной измеритель)
	24,08 
	1,9 

	
	 Измеритель: 15 град.

	04-02-055-03
	На каждые 15 град. свыше 15 град. добавлять к расценке 04-02-055-02
	9,51 
	0,75 

	 Таблица 04-02-056. Стрелки (передачи)
  

	
	 Измеритель: 1 стрелка

	04-02-056-01
	Стрелка (передача) конвейера подвесного толкающего
	81,13 
	6,4 

	 Таблица 04-02-057. Подвижной состав
  

	
	 Измеритель: 1 тележка

	04-02-057-01
	Тележка одиночная конвейера подвесного толкающего
	26,62 
	2,1 

	
	 Измеритель: 1 сцеп

	04-02-057-02
	Сцеп двухтележечный (основной измеритель) конвейера подвесного толкающего
	38,03 
	3 

	
	 Измеритель: 1 промежуточная тележка

	04-02-057-03
	За каждую промежуточную тележку добавлять к расценке 04-02-057-02
	15,21 
	1,2 

	 Таблица 04-02-058. Остановы
  

	
	 Измеритель: 1 останов

	
	 Останов конвейера подвесного толкающего:

	04-02-058-01
	      электроуправляемый
	23,96 
	1,8 

	04-02-058-02
	      пневмоуправляемый
	42,59 
	3,2 

	 Таблица 04-02-059. Стопоры
  

	
	 Измеритель: 1 стопор

	04-02-059-01
	Стопор конвейера подвесного толкающего
	5,06 
	0,38 

	 Таблица 04-02-060. Узлы подготовки воздуха (пневмоблоки)
  

	
	 Измеритель: 1 узел

	04-02-060-01
	Узел подготовки воздуха (пневмоблок) конвейера подвесного толкающего
	20,72 
	1,5 

	 Таблица 04-02-061. Пневмоприводы
  

	
	 Измеритель: 1 пневмопривод

	04-02-061-01
	Пневмопривод конвейера подвесного толкающего
	33,44 
	2,6 

	 Таблица 04-02-062. Тормоз, ловители
  

	
	 Измеритель: 1 тормоз

	04-02-062-01
	Тормоз конвейера подвесного толкающего
	10,65 
	0,8 

	
	 Измеритель: 1 ловитель

	04-02-062-02
	Ловитель конвейера подвесного толкающего
	15,97 
	1,2 

	 Таблица 04-02-063. Датчики
  

	
	 Измеритель: 1 датчик

	
	 Датчик:

	04-02-063-01
	      тележки конвейера подвесного толкающего
	2,66 
	0,21 

	04-02-063-02
	      толкателя конвейера подвесного толкающего
	7,73 
	0,61 

	 Таблица 04-02-064. Адресователи (считыватели)
  

	
	 Измеритель: 1 адресователь

	04-02-064-01
	Адресователь (считыватель) конвейера подвесного толкающего
	7,86 
	0,62 

	 Таблица 04-02-065. Секции подъема и опускания
  

	
	 Измеритель: 1 секция

	04-02-065-01
	Секция подъема и опускания конвейера подвесного толкающего
	1 587,47 
	129 

	 Раздел 8. КОНВЕЙЕРЫ ПОДВЕСНЫЕ ГРУЗОНЕСУЩИЕ
  

	 Таблица 04-02-070. Каретки
  

	
	 Измеритель: 1 каретка

	04-02-070-01
	Каретка конвейера подвесного грузонесущего
	5,58 
	0,44 

	04-02-070-02
	Каретка рабочая конвейера подвесного грузонесущего
	6,46 
	0,51 

	04-02-070-03
	Каретка траверсная спаренная конвейера подвесного грузонесущего
	9,51 
	0,75 

	 Таблица 04-02-071. Цепи тяговые
  

	
	 Измеритель: 1 м

	04-02-071-01
	Цепь тяговая конвейера подвесного грузонесущего
	5,39 
	0,39 

	 Таблица 04-02-072. Приводы
  

	
	 Измеритель: 1 привод

	
	 Привод конвейера подвесного грузонесущего:

	04-02-072-01
	      угловой
	455,32 
	37 

	04-02-072-02
	      привод-натяжка
	541,46 
	44 

	04-02-072-03
	      гусеничный
	615,30 
	50 

	 Таблица 04-02-073. Устройства натяжные
  

	
	 Измеритель: 1 устройство

	04-02-073-01
	Устройство натяжное конвейера подвесного грузонесущего
	332,26 
	27 

	 Таблица 04-02-074. Изгибы
  

	
	 Измеритель: 1 изгиб

	
	 Изгиб горизонтальный конвейера подвесного грузонесущего:

	04-02-074-01
	      на блоке (звездочке)
	34,22 
	2,7 

	04-02-074-02
	      на роликовой батарее 15 град. (основной измеритель)
	24,08 
	1,9 

	
	 Измеритель: 15 град.

	04-02-074-03
	На каждые 15 град. свыше 15 град. добавлять к расценке 04-02-074-02
	9,51 
	0,75 

	 Таблица 04-02-075. Ловители
  

	
	 Измеритель: 1 ловитель

	04-02-075-01
	Ловитель конвейера подвесного грузонесущего
	15,21 
	1,2 

	 Раздел 9. ЭЛЕВАТОРЫ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ КОВШОВЫЕ ЦЕПНЫЕ
  

	 Таблица 04-02-080. Элеваторы ковшовые, производительность - 28, 50, 80 м3/ч; скорость движения ходовой части - 0,54-0,63 м/с; шаг ковшей - 200, 250, 320 мм
  

	
	 Измеритель: 1 элеватор

	
	 Элеватор вертикальный ковшовый цепной, производительность - 28, 50, 80 м3/ч; скорость движения ходовой части - 0,54-0,63 м/с; шаг ковшей - 200, 250, 320 мм; высота:

	04-02-080-01
	      до 6,2 м
	666,37 
	52 

	04-02-080-02
	      до 9,4 м
	768,89 
	60 

	04-02-080-03
	      до 12,7 м
	897,04 
	70 

	
	 Измеритель: 3,2 м

	04-02-080-04
	На каждые последующие 3,2 м добавлять к расценке 04-02-080-03
	125,70 
	10 

	 Таблица 04-02-081. Элеваторы ковшовые, производительность - 88, 138 м3/ч; скорость движения ходовой части - 0,5 м/с; ширина ковша - 650, 800 мм
  

	
	 Измеритель: 1 элеватор

	
	 Элеватор вертикальный ковшовый цепной, производительность - 88, 138 м3/ч; скорость движения ходовой части - 0,5 м/с; ширина ковша - 650, 800 мм, высота:

	04-02-081-01
	      до 6,2 м
	975,78 
	78 

	04-02-081-02
	      до 9,4 м
	1 100,88 
	88 

	04-02-081-03
	      до 12,7 м
	1 251,00 
	100 

	04-02-081-04
	На каждые последующие 3,2 м добавлять к расценке 04-02-081-03
	150,84 
	12 

	 Таблица 04-02-082. Элеваторы ковшовые, производительность - 220 м3/ч; скорость движения ходовой части - 0,5 м/с; ширина ковша - 1000 мм
  

	
	 Измеритель: 1 элеватор

	
	 Элеватор вертикальный ковшовый цепной, производительность - 220 м3/ч; скорость движения ходовой части - 0,5 м/с; ширина ковша - 1000 мм; высота:

	04-02-082-01
	      до 6,2 м
	1 153,33 
	90 

	04-02-082-02
	      до 9,4 м
	1 281,48 
	100 

	04-02-082-03
	      до 12,7 м
	1 473,70 
	115 

	
	 Измеритель: 3,2 м

	04-02-082-04
	На каждые последующие 3,2 м добавлять к расценке 04-02-082-03
	188,55 
	15 

	 ОТДЕЛ 3. ПОДВЕСНЫЕ КАНАТНЫЕ ДОРОГИ
  

	 Раздел 1. ПОДВЕСНЫЕ ГРУЗОВЫЕ КАНАТНЫЕ ДОРОГИ
  

	 Таблица 04-03-001. Подготовительные и заключительные работы
  

	
	 Измеритель: 1 дорога

	
	 Дорога подвесная грузовая канатная,:

	04-03-001-01
	      подготовительные работы
	3 429,96 
	202 

	04-03-001-02
	      заключительные работы
	3 260,16 
	192 

	 Таблица 04-03-002. Приводы
  

	
	 Измеритель: 1 привод

	04-03-002-01
	Привод стационарный подвесной грузовой канатной дороги
	7 032,56 
	461 

	 Таблица 04-03-003. Канаты несущие
  

	
	 Измеритель: 1000 м

	04-03-003-01
	Канат несущий подвесной грузовой канатной дороги
	6 132,51 
	402 

	
	 Измеритель: 500 м

	04-03-003-02
	На каждые последующие 500 м добавлять к расценке 04-03-003-01
	1 830,60 
	120 

	 Таблица 04-03-004. Канаты тяговые
  

	
	 Измеритель: 2000 м

	04-03-004-01
	Канат тяговый подвесной грузовой канатной дороги
	5 569,44 
	328 

	
	 Измеритель: 1000 м

	04-03-004-02
	На каждые последующие 1000 м добавлять к расценке 04-03-004-01
	1 664,04 
	98 

	 Таблица 04-03-005. Пролеты сетевые
  

	
	 Измеритель: 300 м

	04-03-005-01
	Пролет сетевой подвесной грузовой канатной дороги
	1 699,13 
	115 

	
	 Измеритель: 100 м

	04-03-005-02
	На каждые последующие 100 м добавлять к расценке 04-03-005-01
	517,13 
	35 

	 Таблица 04-03-006. Канаты расчалочные
  

	
	 Измеритель: 1 канат

	04-03-006-01
	Канат расчалочный подвесной грузовой канатной дороги
	2 023,30 
	128 

	 Таблица 04-03-007. Станции партерного типа
  

	
	 Измеритель: 1 станция

	
	 Подвесная грузовая канатная дорога. Станция партерного типа:

	04-03-007-01
	      линейная проходная и конечная обводная
	11 258,19 
	738 

	04-03-007-02
	      угловая механизированная
	20 917,44 
	1440 

	04-03-007-03
	      погрузочная механизированная
	26 727,84 
	1840 

	04-03-007-04
	      разгрузочная механизированная
	27 308,88 
	1880 

	 Таблица 04-03-008. Станции мачтового типа на расчалках
  

	
	 Измеритель: 1 станция

	
	 Подвесная грузовая канатная дорога. Станции мачтового типа на расчалках:

	04-03-008-01
	      якорно-натяжная высотой 70 м
	16 548,00 
	1120 

	04-03-008-02
	      конечная обводная высотой до 160 м
	22 162,50 
	1500 

	 Таблица 04-03-009. Эстакады и переходы жесткие
  

	
	 Измеритель: 50 м

	04-03-009-01
	Эстакада или переход подвесной грузовой канатной дороги
	3 309,60 
	224 

	04-03-009-02
	На каждые последующие 50 м добавлять к расценке 04-03-009-01
	1 654,80 
	112 

	 Таблица 04-03-010. Опоры
  

	
	 Измеритель: 1 опора

	
	 Подвесная грузовая канатная дорога. Опора:

	04-03-010-01
	      пирамидального типа линейная проходная
	1 357,63 
	96 

	04-03-010-02
	      пирамидального типа сетевая проходная (конечная)
	2 118,14 
	134 

	04-03-010-03
	      мачтового типа на расчалках высотой до 50 м
	6 353,25 
	430 

	04-03-010-04
	      мачтового типа на расчалках высотой свыше 50 м
	11 548,17 
	795 

	 Таблица 04-03-011. Подвижной состав
  

	
	 Измеритель: 10 вагонеток

	04-03-011-01
	Вагонетка подвесной грузовой канатной дороги
	2 925,45 
	198 

	 Таблица 04-03-012. Комплексное опробование канатной дороги
  

	
	 Измеритель: 1 приводной участок

	04-03-012-01
	Комплексное опробование подвесной грузовой канатной дороги с приводным участком длиной 1000 м, включающим один натяжной участок
	21 342,19 
	1480 

	
	 Измеритель: 500 м

	04-03-012-02
	На каждые последующие 500 м добавлять к расценке 04-03-012-01
	10 699,94 
	742 

	
	 Измеритель: 1 натяжной участок

	04-03-012-03
	На каждый натяжной участок сверх одного в пределах приводного участка добавлять к расценке 04-03-012-01
	6 445,92 
	447 

	 Раздел 2. ПОДВЕСНЫЕ ПАССАЖИРСКИЕ КАНАТНЫЕ ДОРОГИ
  

	 Таблица 04-03-017. Подготовительные и заключительные работы
  

	
	 Измеритель: 1 дорога

	
	 Подвесная пассажирская маятниковая двухканатная дорога,:

	04-03-017-01
	      подготовительные работы
	3 429,96 
	202 

	04-03-017-02
	      заключительные работы
	3 260,16 
	192 

	
	 Подвесная пассажирская кольцевая одноканатная дорога,:

	04-03-017-03
	      подготовительные работы
	1 901,76 
	112 

	04-03-017-04
	      заключительные работы
	2 173,44 
	128 

	 Таблица 04-03-018. Канаты дорог подвесных маятниковых двухканатных
  

	
	 Измеритель: 500 м

	04-03-018-01
	Несущий канат подвесной пассажирской канатной дороги
	5 564,06 
	352 

	04-03-018-02
	На последующие 500 м несущего каната добавлять к расценке 04-03-018-01
	2 782,03 
	176 

	04-03-018-03
	Тяговый канат подвесной пассажирской канатной дороги
	6 315,57 
	414 

	04-03-018-04
	На последующие 500 м тягового каната добавлять к расценке 04-03-018-03
	3 157,79 
	207 

	 Таблица 04-03-019. Канаты дорог подвесных кольцевых одноканатных
  

	
	 Измеритель: 1000 м

	04-03-019-01
	Канат несуще-тяговый подвесной кольцевой одноканатной пассажирской дороги
	4 694,33 
	317 

	
	 Измеритель: 500 м

	04-03-019-02
	На последующие 500 м несуще-тягового каната добавлять к расценке 04-03-019-02
	1 406,82 
	95 

	 Таблица 04-03-020. Приводы
  

	
	 Измеритель: 1 привод

	04-03-020-01
	Привод с микроприводом маятниковой двухканатной подвесной пассажирской дороги
	7 642,76 
	501 

	04-03-020-02
	Привод стационарный (передвижной) кольцевой одноканатной подвесной пассажирской дороги
	5 735,88 
	376 

	 Таблица 04-03-021. Станции
  

	
	 Измеритель: 1 станция

	04-03-021-01
	Станция приводная и натяжная маятниковой двухканатной подвесной пассажирской дороги
	32 013,29 
	2220 

	04-03-021-02
	Станция приводная и обводная кольцевой одноканатной подвесной пассажирской дороги
	12 236,40 
	792 

	 Таблица 04-03-022. Опоры
  

	
	 Измеритель: 1 опора

	04-03-022-01
	Опора линейная маятниковой двухканатной подвесной пассажирской дороги
	9 595,97 
	648 

	
	 Опора линейная с количеством роликов в балансире:

	04-03-022-02
	      до 4 шт. кольцевой одноканатной подвесной пассажирской дороги
	1 770,38 
	112 

	04-03-022-03
	      более 4 шт. кольцевой одноканатной подвесной пассажирской дороги
	2 276,21 
	144 

	 Таблица 04-03-023. Подвижной состав и буксировочные устройства
  

	
	 Измеритель: 1 шт.

	04-03-023-01
	Вагон вместимостью до 40 чел. маятниковой двухканатной подвесной пассажирской дороги
	2 101,20 
	136 

	04-03-023-02
	Кресло (кабина) кольцевой одноканатной подвесной пассажирской дороги
	1 264,56 
	80 

	04-03-023-03
	Буксировочное устройство кольцевой одноканатной подвесной пассажирской дороги
	2 395,04 
	157 

	 Таблица 04-03-024. Комплексное опробование подвесной канатной дороги
  

	
	 Измеритель: 1 дорога

	04-03-024-01
	Комплексное опробование маятниковой двухканатной подвесной пассажирской дороги длиной до 500 м
	39 983,22 
	2700 

	
	 Измеритель: 300 м

	04-03-024-02
	На каждые последующие 300 м добавлять к расценке 04-03-024-01
	11 994,97 
	810 

	
	 Измеритель: 1 дорога

	04-03-024-03
	Комплексное опробование кольцевой одноканатной подвесной пассажирской дороги длиной до 500 м
	14 832,00 
	960 

	
	 Измеритель: 300 м

	04-03-024-04
	На каждые последующие 300 м добавлять к расценке 04-03-024-03
	7 416,00 
	480 
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3
Таблица 04-01-002. Краны двухпролетные, управление с пола, высота подъема - 6, 12, 18 м; скорость: подъема - 8 м/мин, передвижения тали - 20 м/мин, передвижения крана - 32 м/мин
3
Раздел 2. КРАНЫ МОСТОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ
4
Таблица 04-01-007. Краны мостовые электрические, высота подъема - 16 м; скорость: подъема - 2,2-19,2 м/мин, передвижения тележки - 19,2-43 м/мин, передвижения крана - 37,8-120 м/мин
4
Таблица 04-01-008. Краны мостовые электрические, высота подъема: главного крюка - 4-45 м, вспомогательного крюка - 9,64-21,45 м; скорость: подъема главного крюка - 1,92-21,3 м/мин, подъема вспомогательного крюка - 9,6-21,3 м/мин, передвижения тележки – 19,2-48 м/мин, передвижения крана – 48-120 м/мин
4
Таблица 04-01-009. Краны мостовые электрические, высота подъема: главного крюка - 25-32 м; вспомогательного крюка – 27-34 м; скорость: подъема главного крюка - 1,2-7,5 м/мин, подъема вспомогательного крюка - 1,2-12,5 м/мин, передвижения тележки - 12-40 м/мин, передвижения крана – 30-80 м/мин
4
Таблица 04-01-010. Краны мостовые электрические, высота подъема: главного крюка – 25-32 м, вспомогательного крюка – 27-34 м; скорость: подъема главного крюка – 0,378-4,8 м/мин, подъема вспомогательного крюка – 7,5 м/мин, передвижения тележки – 12-37,8 м/мин, передвижения крана – 19,2-75 м/мин
4
Раздел 3. КРАНЫ МОСТОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ГРЕЙФЕРНЫЕ
5
Таблица 04-01-015. Краны мостовые грейферные, высота подъема - 20-25 м; скорость: подъема и замыкания грейфера - 37,8-48 м/мин, передвижения тележки - 37,8-48 м/мин, передвижения крана - 75-120 м/мин
5
Раздел 4. КРАНЫ КОЗЛОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
5
Таблица 04-01-020. Краны козловые, высота подъема 10,5 м; скорость: подъема 12 м/мин, передвижения тележки - 38,7 м/мин, передвижения крана - 60 м/мин
5
Таблица 04-01-021. Краны козловые, высота подъема: главного крюка - 10,5 м, вспомогательного крюка - 11,26 м; скорость: подъема главного крюка - 8,9 м/мин, подъема вспомогательного крюка - 18,8 м/мин, передвижения тележки - 34,8 м/мин, передвижения крана - 46,4 м/мин
5
Таблица 04-01-022. Краны козловые контейнерные, высота подъема - 9 м; скорость подъема - 19,2/2,4 м/мин, передвижения тележки - 60/6 м/мин, передвижения крана - 120/12 м/мин
5
Таблица 04-01-023. Краны козловые контейнерные, высота подъема - 8,5/3 м; скорость: подъема - 9,6/3 м/мин, передвижения тележки - 39,6/11,4 м/мин, передвижения крана - 49,8 м/мин
6
Таблица 04-01-024. Краны козловые грейферные, высота подъема - 8,2 м; скорость: подъема - 37,9 м/мин, передвижения тележки -35,4 м/мин, передвижения крана - 71,4 м/мин
6
Раздел 5. КРАНЫ-ШТАБЕЛЕРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
6
Таблица 04-01-029. Краны-штабелеры мостовые опорные, управление с пола, высота подъема груза - 5,2-5,5 м; скорость: подъема груза - 0,2 м/с, передвижения тележки - 0,3 м/с, передвижения крана - 0,8 м/с
6
Таблица 04-01-030. Краны-штабелеры мостовые опорные, управление из кабины; высота: подъема груза - 9,5 м, надземного рельсового пути кранового - 10,55 м; скорость: подъема груза - 0,25-0,37 м/с, передвижения тележки - 0,5-0,54 м/с, передвижения крана -1,6 м/с
6
Раздел 6. КРАНЫ РУЧНЫЕ
6
Таблица 04-01-035. Краны мостовые однобалочные подвесные, пролет до 9 м; высота подъема - 3-12 м; скорость: подъема - 0,25-0,47 м/мин, передвижения тележки - 5,3-7,3 м/мин, передвижения крана - 3,4-4,65 м/мин
6
Таблица 04-01-036. Краны мостовые однобалочные опорные, пролет до 10,5 м; высота подъема -12м; скорость: подъема - 0,15 м/мин, передвижения тали - 5,3-6,9 м/мин, передвижения крана - 5,1-16,4 м/мин
7
Таблица 04-01-037. Краны мостовые двухбалочные опорные, пролет до 16,5 м; высота подъема - 12 м; скорость: подъема - 0,07 м/мин, передвижения тали - 3,3 м/мин, передвижения крана - 2,7 м/мин
7
ОТДЕЛ 02. ТРАНСПОРТНЫЕ МЕХАНИЗМЫ НЕПРЕРЫВНОГО ДЕЙСТВИЯ
7
Раздел 1. КОНВЕЙЕРЫ ЛЕНТОЧНЫЕ СТАЦИОНАРНЫЕ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ
7
Таблица 04-02-001. Конвейеры ленточные, скорость ленты - 0,63-2,6 м/с, ширина ленты - 500 мм
7
Таблица 04-02-002. Конвейеры ленточные, скорость ленты - 0,8-3,15 м/с, ширина ленты - 650 мм
7
Таблица 04-02-003. Конвейеры ленточные, скорость ленты - 0,8-4 м/с, ширина ленты - 800 мм
8
Таблица 04-02-004. Конвейеры ленточные, скорость ленты - 1-4 м/с, ширина ленты - 1000 мм
8
Таблица 04-02-005. Конвейеры ленточные, скорость ленты - 1-4 м/с, ширина ленты -1200 мм
8
Таблица 04-02-006. Конвейеры ленточные, скорость ленты - 1-4 м/с, ширина ленты - 1400 мм
8
Таблица 04-02-007. Конвейеры ленточные, скорость ленты - 1,25-4 м/с, ширина ленты - 1600 мм
9
Таблица 04-02-008. Конвейеры ленточные, скорость ленты - 1,25-4 м/с, ширина ленты - 2000 мм
9
Раздел 2. КОНВЕЙЕРЫ ЛЕНТОЧНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ
9
Таблица 04-02-013. Конвейеры ленточные, скорость движения: конвейера - 0,3 м/с, ленты - 1-3,15 м/с; производительность - 195-615 м3/ч; ширина ленты – 800 мм
9
Таблица 04-02-014. Конвейеры ленточные, скорость движения: конвейера - 0,3 м/с, ленты - 1-3,15 м/с; производительность - 300-945 м3/ч; ширина ленты – 1000 мм
10
Таблица 04-02-015. Конвейеры ленточные, скорость движения: конвейера - 0,3 м/с, ленты - 1,25-3,15 м/с; производительность - 440-1385 м3/ч; ширина ленты – 1200 мм
10
Таблица 04-02-016. Конвейеры ленточные, скорость движения: конвейера - 0,3 м/с, ленты - 1,25-3,15 м/с; производительность - 600-1590 м3/ч, ширина ленты – 1400 мм
10
Раздел 3. КОНВЕЙЕРЫ ПЛАСТИНЧАТЫЕ СТАЦИОНАРНЫЕ
10
Таблица 04-02-021. Конвейеры пластинчатые, ширина полотна - 800 мм, скорость движения - 0,036-0,5 м/с
10
Таблица 04-02-022. Конвейеры пластинчатые, ширина полотна - 1000 мм, скорость движения - 0,036-0,5 м/с
11
Таблица 04-02-023. Конвейеры пластинчатые, ширина полотна - 1200 мм, скорость движения - 0,027-0,5 м/с
11
Раздел 4. КОНВЕЙЕРЫ ВИНТОВЫЕ
11
Таблица 04-02-028. Конвейеры винтовые, диаметр винта - 160-200 мм, шаг винта - 160-200 мм
11
Таблица 04-02-029. Конвейеры винтовые, диаметр винта – 315-400 мм, шаг винта – 315-400 мм
11
Раздел 5. КОНВЕЙЕРЫ СКРЕБКОВЫЕ
12
Таблица 04-02-035. Конвейеры скребковые, скорость движения тяговой цепи - 0,5-0,63 м/с, ширина скребка - 650 мм, высота скребка – 250 мм
12
Таблица 04-02-036. Конвейеры скребковые, скорость движения тяговой цепи - 0,5-0,63 м/с, ширина скребка - 800 мм, высота скребка - 250 мм
12
Таблица 04-02-037. Конвейеры скребковые, скорость движения тяговой цепи - 0,5-0,63 м/с, ширина скребка - 1000 мм, высота скребка – 250 мм
12
Раздел 6. КОНВЕЙЕРЫ СКРЕБКОВЫЕ С ПОГРУЖНЫМИ СКРЕБКАМИ
13
Таблица 04-02-042. Конвейеры скребковые, ширина короба в свету – 200-320 мм
13
Таблица 04-02-043. Конвейеры скребковые, ширина короба в свету – 400-500 мм
13
Таблица 04-02-044. Конвейеры скребковые, ширина короба в свету - 650 мм
13
Раздел 7. КОНВЕЙЕРЫ ПОДВЕСНЫЕ ТОЛКАЮЩИЕ
13
Таблица 04-02-049. Каретки
13
Таблица 04-02-050. Цепи
13
Таблица 04-02-051. Приводы
13
Таблица 04-02-052. Устройства натяжные
14
Таблица 04-02-053. Пути прямые (наклонные)
14
Таблица 04-02-054. Участки пути ремонтные, стыки раздвижные
14
Таблица 04-02-055. Изгибы
14
Таблица 04-02-056. Стрелки (передачи)
14
Таблица 04-02-057. Подвижной состав
14
Таблица 04-02-058. Остановы
14
Таблица 04-02-059. Стопоры
14
Таблица 04-02-060. Узлы подготовки воздуха (пневмоблоки)
14
Таблица 04-02-061. Пневмоприводы
15
Таблица 04-02-062. Тормоз, ловители
15
Таблица 04-02-063. Датчики
15
Таблица 04-02-064. Адресователи (считыватели)
15
Таблица 04-02-065. Секции подъема и опускания
15
Раздел 8. КОНВЕЙЕРЫ ПОДВЕСНЫЕ ГРУЗОНЕСУЩИЕ
15
Таблица 04-02-070. Каретки
15
Таблица 04-02-071. Цепи тяговые
15
Таблица 04-02-072. Приводы
15
Таблица 04-02-073. Устройства натяжные
15
Таблица 04-02-074. Изгибы
15
Таблица 04-02-075. Ловители
16
Раздел 9. ЭЛЕВАТОРЫ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ КОВШОВЫЕ ЦЕПНЫЕ
16
Таблица 04-02-080. Элеваторы ковшовые, производительность - 28, 50, 80 м3/ч; скорость движения ходовой части - 0,54-0,63 м/с; шаг ковшей - 200, 250, 320 мм
16
Таблица 04-02-081. Элеваторы ковшовые, производительность - 88, 138 м3/ч; скорость движения ходовой части - 0,5 м/с; ширина ковша - 650, 800 мм
16
Таблица 04-02-082. Элеваторы ковшовые, производительность - 220 м3/ч; скорость движения ходовой части - 0,5 м/с; ширина ковша - 1000 мм
16
ОТДЕЛ 3. ПОДВЕСНЫЕ КАНАТНЫЕ ДОРОГИ
16
Раздел 1. ПОДВЕСНЫЕ ГРУЗОВЫЕ КАНАТНЫЕ ДОРОГИ
16
Таблица 04-03-001. Подготовительные и заключительные работы
16
Таблица 04-03-002. Приводы
17
Таблица 04-03-003. Канаты несущие
17
Таблица 04-03-004. Канаты тяговые
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Таблица 04-03-005. Пролеты сетевые
17
Таблица 04-03-006. Канаты расчалочные
17
Таблица 04-03-007. Станции партерного типа
17
Таблица 04-03-008. Станции мачтового типа на расчалках
17
Таблица 04-03-009. Эстакады и переходы жесткие
17
Таблица 04-03-010. Опоры
17
Таблица 04-03-011. Подвижной состав
18
Таблица 04-03-012. Комплексное опробование канатной дороги
18
Раздел 2. ПОДВЕСНЫЕ ПАССАЖИРСКИЕ КАНАТНЫЕ ДОРОГИ
18
Таблица 04-03-017. Подготовительные и заключительные работы
18
Таблица 04-03-018. Канаты дорог подвесных маятниковых двухканатных
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Таблица 04-03-019. Канаты дорог подвесных кольцевых одноканатных
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Таблица 04-03-020. Приводы
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Таблица 04-03-021. Станции
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Таблица 04-03-022. Опоры
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Таблица 04-03-023. Подвижной состав и буксировочные устройства
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Таблица 04-03-024. Комплексное опробование подвесной канатной дороги
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