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	ТЕРп-2001




Часть 6. Холодильные и компрессорные установки

	Номера

расценок


	Наименование и техническая характеристика оборудования


	Прямые затраты (оплата труда пусконаладочного персонала),

руб.
	Затраты труда

чел.-ч.

	1
	2
	3
	4

	 ОТДЕЛ 01. ХОЛОДИЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ
  

	 Раздел 1. ХОЛОДИЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ ХОЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ДО 11,6 КВТ (10 ТЫС. ККАЛ/Ч)
  

	 Таблица 06-01-001. Холодильные установки с герметичным компрессором, работающие на холодильные шкафы, прилавки, витрины и т.п.
  

	
	 Измеритель: 1 установка

	
	 Холодильная установка с герметичным компрессором, работающая на холодильные шкафы, прилавки, витрины и т.п., холодопроизводительность:

	06-01-001-01
	      до 0,53 кВт (0,45 тыс. ккал/ч)
	199,35 
	15 

	06-01-001-02
	      до 0,825 кВт (0,7 тыс. ккал/ч)
	225,93 
	17 

	 Таблица 06-01-002. Холодильные установки с сальниковыми и экранированными компрессорами, работающие на сборные холодильные камеры
  

	
	 Измеритель: 1 установка

	
	 Холодильная установка с сальниковыми и экранированными компрессорами, работающая на сборные холодильные камеры, холодопроизводительность:

	06-01-002-01
	      до 1,25 кВт (1,1 тыс. ккал/ч)
	249,00 
	20 

	06-01-002-02
	      до 1,74 кВт (1,5 тыс. ккал/ч)
	273,90 
	22 

	06-01-002-03
	      до 3,5 кВт (3,0 тыс. ккал/ч)
	348,60 
	28 

	 Таблица 06-01-003. Холодильные установки с бессальниковыми компрессорами, работающие на оборудование для магазинов самообслуживания с централизованным холодоснабжением
  

	
	 Измеритель: 1 установка

	
	 Холодильная установка с бессальниковыми компрессорами, работающая на оборудование для магазинов самообслуживания с централизованным холодоснабжением, холодопроизводительность:

	06-01-003-01
	      до 4,9 кВт (4,2 тыс. ккал/ч)
	348,60 
	28 

	06-01-003-02
	      6,98 кВт (6,0 тыс. ккал/ч)
	498,00 
	40 

	06-01-003-03
	      7,21 кВт (6,2 тыс. ккал/ч)
	535,35 
	43 

	 Таблица 06-01-004. Холодильные установки с сальниковыми компрессорами, работающие на стационарные камеры
  

	
	 Измеритель: 1 установка

	
	 Холодильная установка с сальниковыми компрессорами, работающая на стационарные камеры, холодопроизводительность:

	06-01-004-01
	      до 3,5 кВт (3,0 тыс. ккал/ч)
	369,18 
	28 

	06-01-004-02
	      до 6,98 кВт (6,0 тыс. ккал/ч)
	553,77 
	42 

	 Таблица 06-01-005. Холодильные установки с бессальниковыми компрессорами, работающие на специальные холодильные камеры
  

	
	 Измеритель: 1 установка

	
	 Холодильная установка с бессальниковыми компрессорами, работающая на специальные холодильные камеры, холодопроизводительность:

	06-01-005-01
	      до 6,98 кВт (6,0 тыс. ккал/ч)
	580,14 
	44 

	06-01-005-02
	      до 10,47 кВт (9,0 тыс. ккал/ч)
	1 054,80 
	80 

	 Раздел 2. ХОЛОДИЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ ОДНОСТУПЕНЧАТЫЕ И ДВУХСТУПЕНЧАТЫЕ С ПОРШНЕВЫМИ ВЕРТИКАЛЬНЫМИ V И W - ОБРАЗНЫМИ И ВИНТОВЫМИ КОМПРЕССОРАМИ ХОЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ СВЫШЕ 11,6 КВТ (10 ТЫС. ККАЛ/Ч)
  

	 Таблица 06-01-015. Холодильные установки безнасосные для искусственного охлаждения хладоносителем с одним одноступенчатым компрессором
  

	
	 Измеритель: 1 установка

	
	 Холодильная установка безнасосная для искусственного охлаждения хладоносителем с одним одноступенчатым компрессором, холодопроизводительность:

	06-01-015-01
	      до 47 кВт (40 тыс. ккал/ч)
	4 600,95 
	370 

	06-01-015-02
	      до 70 кВт (60 тыс. ккал/ч)
	4 949,13 
	398 

	06-01-015-03
	      до 105 кВт (90 тыс. ккал/ч)
	5 359,49 
	431 

	06-01-015-04
	      до 175 кВт (150 тыс. ккал/ч)
	6 379,67 
	457 

	06-01-015-05
	      до 291 кВт (150 тыс. ккал/ч)
	7 650,03 
	548 

	06-01-015-06
	      до 465 кВт (400 тыс. ккал/ч)
	8 236,34 
	590 

	06-01-015-07
	      до 781 кВт (700 тыс. ккал/ч)
	11 824,04 
	847 

	06-01-015-08
	      до 1166 кВт (1000 тыс. ккал/ч)
	14 350,78 
	1028 

	 Таблица 06-01-016. Холодильные установки безнасосные для непосредственного искусственного охлаждения с одним одноступенчатым компрессором
  

	
	 Измеритель: 1 установка

	
	 Холодильная установка безнасосная для непосредственного искусственного охлаждения с одним одноступенчатым компрессором, холодопроизводительность:

	06-01-016-01
	      до 47 кВт (40 тыс. ккал/ч)
	4 163,17 
	329 

	06-01-016-02
	      до 70 кВт (60 тыс. ккал/ч)
	4 732,60 
	374 

	06-01-016-03
	      до 105 кВт (90 тыс. ккал/ч)
	5 377,95 
	425 

	06-01-016-04
	      до 175 кВт (150 тыс. ккал/ч)
	6 142,36 
	440 

	06-01-016-05
	      до 291 кВт (250 тыс. ккал/ч)
	7 608,15 
	545 

	06-01-016-06
	      до 465 кВт (400 тыс. ккал/ч)
	8 250,30 
	591 

	06-01-016-07
	      до 781 кВт (700 тыс. ккал/ч)
	11 768,20 
	843 

	06-01-016-08
	      до 1166 кВт (1000 тыс. ккал/ч)
	13 192,11 
	945 

	 Таблица 06-01-017. Холодильные установки насосно-циркуляционные для непосредственного охлаждения с одним одноступенчатым компрессором
  

	
	 Измеритель: 1 установка

	
	 Холодильная установка насосно-циркуляционная для непосредственного охлаждения с одним одноступенчатым компрессором, холодопроизводительность:

	06-01-017-01
	      до 47 кВт (40 тыс. ккал/ч)
	5 135,66 
	413 

	06-01-017-02
	      до 70 кВт (60 тыс. ккал/ч)
	5 720,10 
	460 

	06-01-017-03
	      до 105 кВт (90 тыс. ккал/ч)
	6 093,15 
	490 

	06-01-017-04
	      до 175 кВт (150 тыс. ккал/ч)
	7 999,02 
	573 

	06-01-017-05
	      до 291 кВт (250 тыс. ккал/ч)
	8 375,94 
	600 

	06-01-017-06
	      до 465 кВт (400 тыс. ккал/ч)
	9 367,09 
	671 

	06-01-017-07
	      до 781 кВт (700 тыс. ккал/ч)
	12 200,95 
	874 

	06-01-017-08
	      до 1166 кВт (1000 тыс. ккал/ч)
	14 713,73 
	1054 

	 Таблица 06-01-018. Холодильные установки безнасосные для искусственного охлаждения хладоносителем с одним двухступенчатым компрессором или агрегатом, состоящим из двух (первой и второй ступени) компрессоров
  

	
	 Измеритель: 1 установка

	
	 Холодильная установка безнасосная для искусственного охлаждения хладоносителем с одним двухступенчатым компрессором или агрегатом, состоящим из двух (первой и второй ступени) компрессоров, холодопроизводительность:

	06-01-018-01
	      до 47 кВт (40 тыс. ккал/ч)
	6 242,37 
	502 

	06-01-018-02
	      до 70 кВт (60 тыс. ккал/ч)
	7 709,70 
	620 

	06-01-018-03
	      до 105 кВт (90 тыс. ккал/ч)
	9 214,34 
	741 

	06-01-018-04
	      до 175 кВт (150 тыс. ккал/ч)
	11 828,88 
	840 

	06-01-018-05
	      до 291 кВт (250 тыс. ккал/ч)
	14 025,67 
	996 

	06-01-018-06
	      до 465 кВт (400 тыс. ккал/ч)
	15 926,74 
	1131 

	06-01-018-07
	      до 781 кВт (700 тыс. ккал/ч)
	18 377,01 
	1305 

	06-01-018-08
	      до 1166 кВт (1000 тыс. ккал/ч)
	20 503,39 
	1456 

	 Таблица 06-01-019. Холодильные установки безнасосные для непосредственного охлаждения с одним двухступенчатым компрессором или агрегатом, состоящим из двух (первой и второй ступени) компрессоров
  

	
	 Измеритель: 1 установка

	
	 Холодильная установка безнасосная для непосредственного охлаждения с одним двухступенчатым компрессором или агрегатом, состоящим из двух (первой и второй ступени) компрессоров, холодопроизводительность:

	06-01-019-01
	      до 47 кВт (40 тыс. ккал/ч)
	5 897,72 
	447 

	06-01-019-02
	      до 70 кВт (60 тыс. ккал/ч)
	7 441,42 
	564 

	06-01-019-03
	      до 105 кВт (90 тыс. ккал/ч)
	9 037,89 
	685 

	06-01-019-04
	      до 175 кВт (150 тыс. ккал/ч)
	10 938,82 
	791 

	06-01-019-05
	      до 291 кВт (250 тыс. ккал/ч)
	13 206,79 
	955 

	06-01-019-06
	      до 465 кВт (400 тыс. ккал/ч)
	15 156,69 
	1096 

	06-01-019-07
	      до 781 кВт (700 тыс. ккал/ч)
	17 479,98 
	1264 

	06-01-019-08
	      до 1166 кВт (1000 тыс. ккал/ч)
	19 263,94 
	1393 

	 Таблица 06-01-020. Холодильные установки насосно-циркуляционные для непосредственного искусственного охлаждения с одним двухступенчатым компрессором или агрегатом, состоящим из двух (первой и второй ступени) компрессоров
  

	
	 Измеритель: 1 установка

	
	 Холодильная установка насосно-циркуляционная для непосредственного искусственного охлаждения с одним двухступенчатым компрессором или агрегатом, состоящим из двух (первой и второй ступени) компрессоров, холодопроизводительность:

	06-01-020-01
	      до 47 кВт (40 тыс. ккал/ч)
	6 789,51 
	546 

	06-01-020-02
	      до 70 кВт (60 тыс. ккал/ч)
	8 194,67 
	659 

	06-01-020-03
	      до 105 кВт (90 тыс. ккал/ч)
	9 686,87 
	779 

	06-01-020-04
	      до 175 кВт (150 тыс. ккал/ч)
	12 312,63 
	882 

	06-01-020-05
	      до 291 кВт (250 тыс. ккал/ч)
	14 113,46 
	1011 

	06-01-020-06
	      до 465 кВт (400 тыс. ккал/ч)
	16 151,60 
	1157 

	06-01-020-07
	      до 781 кВт (700 тыс. ккал/ч)
	18 538,75 
	1328 

	06-01-020-08
	      до 1166 кВт (1000 тыс. ккал/ч)
	20 604,81 
	1476 

	 Раздел 3. СИСТЕМЫ ХОЛОДОПОТРЕБЛЯЮЩИХ АППАРАТОВ С СОСУДАМИ И ТРУБОПРОВОДАМИ
  

	 Таблица 06-01-030. Системы охлаждения с хладоносителем
  

	
	 Измеритель: 1 помещение

	
	 Симтема охлаждения с хладоносителем с батареями в количестве:

	06-01-030-01
	      до 5 шт.
	1 572,78 
	124 

	06-01-030-02
	      до 10 шт.
	3 315,96 
	244 

	06-01-030-03
	      до 15 шт.
	5 233,20 
	356 

	06-01-030-04
	      до 20 шт.
	6 210,16 
	441 

	06-01-030-05
	      до 25 шт.
	7 998,58 
	568 

	
	 Система охлаждения с хладоносителем с воздухоохладителями в количестве:

	06-01-030-06
	      до 2 шт.
	951,28 
	75 

	06-01-030-07
	      до 5 шт.
	2 156,23 
	170 


	06-01-030-08
	      до 10 шт.
	5 718,30 
	389 

	06-01-030-09
	      до 15 шт.
	6 321,00 
	430 

	06-01-030-10
	      до 20 шт.
	8 364,30 
	569 

	
	 Система охлаждения с хладоносителем с холодопотребляющими теплообменниками для охлаждения продукта в количестве:

	06-01-030-11
	      до 2 шт.
	710,29 
	56 

	06-01-030-12
	      до 5 шт.
	1 866,90 
	127 

	06-01-030-13
	      до 10 шт.
	3 307,50 
	225 

	06-01-030-14
	      до 15 шт.
	5 115,60 
	348 

	 Таблица 06-01-031. Системы непосредственного охлаждения
  

	
	 Измеритель: 1 система


	
	 Система непосредственного охлаждения с батареями в количестве:

	06-01-031-01
	      до 5 шт.
	2 647,26 
	210 

	06-01-031-02
	      до 10 шт.
	4 538,16 
	360 

	06-01-031-03
	      до 15 шт.
	7 300,30 
	521 

	06-01-031-04
	      до 20 шт.
	9 149,90 
	653 

	06-01-031-05
	      до 25 шт.
	10 705,24 
	764 

	
	 Система непосредственного охлаждения с воздухоохладителями в количестве:

	06-01-031-06
	      до 2 шт.
	1 285,81 
	102 

	06-01-031-07
	      до 5 шт.
	3 290,17 
	261 

	06-01-031-08
	      до 10 шт.
	6 921,98 
	494 

	06-01-031-09
	      до 15 шт.
	8 813,61 
	629 

	06-01-031-10
	      до 20 шт.
	11 700,10 
	835 

	
	 Система непосредственного охлаждения с холодопотребляющими аппаратами для теплообработки продукта в количестве:

	06-01-031-11
	      до 2 шт.
	1 575,75 
	125 

	06-01-031-12
	      до 5 шт.
	4 119,56 
	294 

	06-01-031-13
	      до 10 шт.
	7 412,40 
	529 

	06-01-031-14
	      до 15 шт.
	10 495,06 
	749 

	 ОТДЕЛ 02. КОМПРЕССОРНЫЕ И УГЛЕКИСЛОТНЫЕ УСТАНОВКИ
  

	 Раздел 1. КОМПРЕССОРНЫЕ УСТАНОВКИ
  

	 Таблица 06-02-001. Компрессорные установки с поршневым компрессором
  

	
	 Измеритель: 1 установка

	
	 Установка компрессорная с поршневым компрессором, мощность электропривода (производительность установки, давление):

	06-02-001-01
	      до 40 кВт (240 м3/ч; 0,5 МПа)
	5 525,85 
	394 

	06-02-001-02
	      до 75 кВт (600 м3/ч; 0,8 МПа)
	5 792,33 
	413 

	06-02-001-03
	      до 150 кВт (1200 м3/ч; 0,8 МПа)
	6 724,83 
	434 

	06-02-001-04
	      до 250 кВт (1800 м3/ч; 0,8 МПа)
	7 338,50 
	534 

	06-02-001-05
	      до 300 кВт (600 м3/ч; 25 МПа)
	13 326,78 
	902 

	06-02-001-06
	      до 400 кВт (3000 м3/ч; 0,8 МПа)
	13 154,37 
	949 

	06-02-001-07
	      до 800 кВт (6000 м3/ч; 0,8 МПа)
	15 675,69 
	1097 

	06-02-001-08
	      до 800 кВт (600 м3/ч; 22 МПа)
	17 434,15 
	1180 

	06-02-001-09
	      до 1000 кВт (600 м3/ч; 7 МПа)
	18 025,13 
	1220 

	06-02-001-10
	      до 2000 кВт (3780 м3/ч; 32 МПа)
	17 547,63 
	1228 

	06-02-001-11
	      до 3500 кВт (2160 м3/ч; 1,6 / 17 МПа)
	21 134,32 
	1479 

	06-02-001-12
	      до 5000 кВт (2112 м3/ч; 2,2 / 32 МПа)
	27 158,65 
	1887 

	06-02-001-13
	      до 5000 кВт (70 м3/ч; 25 / 250 МПа)
	29 159,21 
	2026 

	 Таблица 06-02-002. Компрессорные установки с центробежным компрессором, воздуходувкой, газодувкой или нагнетателем
  

	
	 Измеритель: 1 установка

	
	 Установка компрессорная с центробежным компрессором, воздуходувкой, газодувкой или нагнетателем, мощность электропривода (для машин с паровым приводом принята номинальная мощность), (производительность установки, давление):

	06-02-002-01
	      до 300 кВт (6000 м3/ч; 0,18 МПа)
	7 992,48 
	620 

	06-02-002-02
	      до 800 кВт (6000 м3/ч; 0,65 МПа)
	13 179,03 
	892 

	06-02-002-03
	      до 2000 кВт (8100 м3/ч; 0,8 МПа)
	18 076,34 
	1265 

	06-02-002-04
	      до  4000 кВт (3150 м3/ч; 0,88 МПа)
	20 270,89 
	1372 

	06-02-002-05
	      до 8000 кВт (54900 м3/ч; 0,73 МПа)
	22 620,44 
	1583 


	06-02-002-06
	      до 8000 кВт (60000 м3/ч; 11 МПа)
	37 557,29 
	2542 

	06-02-002-07
	      до 10000 кВт (95400 м3/ч; 0,73 МПа)
	27 470,43 
	1772 

	06-02-002-08
	      до 10000 кВт (100000 м3/ч; 25 МПа)
	50 411,28 
	3412 

	06-02-002-09
	      до 12500 кВт (48000 м3/ч; 3,63 МПа)
	29 330,73 
	1892 

	 Таблица 06-02-003. Компрессорные установки с поршневым или центробежным компрессором (работы, связанные с разборкой, доводкой и сборкой узлов оборудования)
  

	
	 Измеритель: 1 установка

	
	 Установка компрессорная с поршневым компрессором (работы, связанные с разборкой, доводкой и сборкой узлов оборудования) на оппозитной базе; мощность электропривода:

	06-02-003-01
	      до 250 кВт
	6 513,88 
	554 

	06-02-003-02
	      до 1000 кВт
	15 054,25 
	1388 

	06-02-003-03
	      до 5000 кВт
	18 521,37 
	1734 

	
	 Установка компрессорная с центробежным компрессором (работы, связанные с разборкой, доводкой и сборкой узлов оборудования):

	06-02-003-04
	      или нагнетателем, с горизонтальным разъемом и одним корпусом, мощность электропривода до 300 кВт
	13 477,75 
	1300 

	06-02-003-05
	      с горизонтальным разъемом и двумя корпусами, мощность электропривода до 4000 кВт
	14 514,50 
	1400 

	06-02-003-06
	      с горизонтальным разъемом и двумя корпусами, мощность электропривода до 8000 кВт
	29 779,67 
	2840 

	06-02-003-07
	      с горизонтальным разъемом и тремя корпусами, мощность электропривода до 12500 кВт
	36 018,72 
	3435 

	 Раздел 2. УГЛЕКИСЛОТНЫЕ УСТАНОВКИ МНОГОСТУПЕНЧАТЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ДО 100 КГ/Ч, АБСОРБЦИОННЫЕ УСТАНОВКИ ОТБОРА СО2 ИЗ ДЫМОВЫХ (И ДРУГИХ) ГАЗОВ, СИСТЕМЫ НАКАПЛИВАНИЯ УГЛЕКИСЛОТЫ И ПРОИЗВОДСТВА СУХОГО ЛЬДА
  

	 Таблица 06-02-013. Углекислотные установки для получения жидкой углекислоты с одним компрессором одноступенчатого сжатия
  

	
	 Измеритель: 1 установка

	
	 Углекислотная установка для получения жидкой углекислоты с одним компрессором одноступенчатого сжатия, производительность:

	06-02-013-01
	      до 100 кг/ч
	3 694,97 
	292 

	06-02-013-02
	      до 200 кг/ч
	5 732,26 
	453 

	06-02-013-03
	      до 400 кг/ч
	8 794,60 
	666 

	06-02-013-04
	      до 1000 кг/ч
	10 432,03 
	790 

	 Таблица 06-02-014. Системы для накапливания жидкой углекислоты среднего давления
  

	
	 Измеритель: 1 система

	
	 Система для накапливания жидкой углекислоты среднего давления с количеством изотермических сосудов:

	06-02-014-01
	      до 2 шт.
	1 720,94 
	136 

	06-02-014-02
	      до 4 шт.
	1 923,41 
	152 

	06-02-014-03
	      до 6 шт.
	2 337,30 
	177 

	 Таблица 06-02-015. Системы для производства сухого льда (на льдогенераторах или прессах)
  

	
	 Измеритель: 1 система

	
	 Система для производства сухого льда (на льдогенераторах или прессах), производительность:

	06-02-015-01
	      до 200 кг/ч
	2 494,64 
	176 

	06-02-015-02
	      до 400 кг/ч
	2 934,04 
	207 

	06-02-015-03
	      до 1000 кг/ч
	4 154,70 
	275 

	 Таблица 06-02-016. Установки абсорбционные для отделения СО2 из дымовых (и других) газов
  

	
	 Измеритель: 1 установка

	
	 Установка абсорбционная для отделения СО2 из дымовых (и других) газов, производительность:

	06-02-016-01
	      до 200 кг/ч
	11 255,46 
	745 

	06-02-016-02
	      до 500 кг/ч
	14 805,84 
	980 

	06-02-016-03
	      до 1000 кг/ч
	20 620,31 
	1325 

	06-02-016-04
	      до 1500 кг/ч
	22 441,13 
	1442 

	 Таблица 06-02-017. Установки для получения компремированного СО2 с одним компрессором одноступенчатого (двухступенчатого) сжатия
  

	
	 Измеритель: 1 установка

	
	 Установка для получения компремированного СО2 с одним компрессором одноступенчатого (двухступенчатого) сжатия, производительность:

	06-02-017-01
	      до 3 м3/мин
	3 244,59 
	244 

	06-02-017-02
	      до 5 м3/мин
	3 684,22 
	279 

	06-02-017-03
	      до 10 м3/мин
	4 220,74 
	304 

	06-02-017-04
	      до 15 м3/мин
	4 640,83 
	349 

	 ОТДЕЛ 03. ОБОРУДОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВ ПРОДУКТОВ РАЗДЕЛЕНИЯ ВОЗДУХА И ГАЗОВ, ОБОРУДОВАНИЕ СКЛАДОВ ЖИДКОГО АММИАКА
  

	 Раздел 1. УСТАНОВКИ РАЗДЕЛЕНИЯ ВОЗДУХА И ГАЗОВ
  

	 Таблица 06-03-001. Блоки разделения воздуха (независимо от давления)
  

	
	 Измеритель: 1 компл.

	
	 Блок разделения воздуха (независимо от давления) с количеством перерабатываемого воздуха:

	06-03-001-01
	      до 0,5 тыс. м3/ч
	28 373,00 
	2060 

	06-03-001-02
	      до 1 тыс. м3/ч
	32 229,52 
	2340 

	06-03-001-03
	      до 3 тыс. м3/ч
	36 223,78 
	2630 

	06-03-001-04
	      до 10 тыс. м3/ч
	55 995,50 
	3910 

	06-03-001-05
	      до 20 тыс. м3/ч
	124 196,96 
	8886 

	06-03-001-06
	      до 50 тыс. м3/ч
	128 727,13 
	9420 

	06-03-001-07
	      до 100 тыс. м3/ч
	156 077,81 
	11167 

	06-03-001-08
	      до 300 тыс. м3/ч
	162 367,32 
	11617 

	06-03-001-09
	      до 400 тыс. м3/ч
	189 803,59 
	13580 

	 Таблица 06-03-002. Установки осушки воздуха
  

	
	 Измеритель: 1 установка

	06-03-002-01
	Установка осушки воздуха
	15 486,45 
	1204 

	 Таблица 06-03-003. Блоки комплексной очистки
  

	
	 Измеритель: 1 компл.

	06-03-003-01
	Блок комплексной очистки
	18 264,75 
	1420 

	 Таблица 06-03-004. Установки очистки сырого аргона от кислорода
  

	
	 Измеритель: 1 установка

	
	 Установка очистки сырого аргона от кислорода, количество перерабатываемого сырого аргона:

	06-03-004-01
	      до 250 м3/ч
	18 180,76 
	1320 

	06-03-004-02
	      до 1200 м3/ч
	22 505,57 
	1634 

	 Таблица 06-03-005. Установки азотно-водяного или воздушно-водяного охлаждения
  

	
	 Измеритель: 1 установка

	
	 Установка азотно-водяного или воздушно-водяного охлаждения, производительность:

	06-03-005-01
	      до 50 м3/ч
	13 634,25 
	1060 

	06-03-005-02
	      до 300 м3/ч
	17 917,46 
	1393 

	 Таблица 06-03-006. Установки газификационные или газификаторы теплые
  

	
	 Измеритель: 1 установка

	
	 Установка газификационная или газификатор теплый, производительность по газу:

	06-03-006-01
	      до 500 м3/ч
	14 045,85 
	1092 

	06-03-006-02
	      до 1000 м3/ч
	14 663,25 
	1140 

	 Таблица 06-03-007. Системы хранения и выдачи криогенных жидкостей (одна технологическая линия)
  

	
	 Измеритель: 1 система

	
	 Система хранения и выдачи криогенных жидкостей (одна технологическая линия) с резервуаром вместимостью:

	06-03-007-01
	      до 100 т
	18 264,75 
	1420 

	06-03-007-02
	      до 800 т
	23 152,50 
	1800 

	 Таблица 06-03-008. Системы хранения и транспортирования перлита
  

	
	 Измеритель: 1 система

	
	 Система хранения и транспортирования перлита с перлитохранилищем вместимостью:

	06-03-008-01
	      до 1 тыс. м3/ч
	13 811,41 
	1043 

	06-03-008-02
	      до 10 тыс. м3/ч
	16 022,82 
	1210 

	 Таблица 06-03-009. Станции наполнения и хранения баллонов
  

	
	 Измеритель: 1 компл.

	
	 Станция наполнения и хранения баллонов пропускной способностью по газу:

	06-03-009-01
	      до 1,5 тыс. м3/ч
	11 785,38 
	890 

	06-03-009-02
	      до 5 тыс. м3/ч
	12 579,90 
	950 

	 Таблица 06-03-010. Реципиентные станции
  

	
	 Измеритель: 1 компл.

	
	 Станция реципиентная вместимостью:

	06-03-010-01
	      до 3 тыс. м3/ч
	10 778,78 
	838 

	06-03-010-02
	      до 8 тыс. м3/ч
	12 632,87 
	954 

	 Таблица 06-03-011. Газгольдеры стальные
  

	
	 Измеритель: 1 компл.

	
	 Газгольдер стальной, сухой или мокрый вместимостью:

	06-03-011-01
	      до 6 тыс. м3
	7 660,56 
	472 

	06-03-011-02
	      до 30 тыс. м3
	8 650,59 
	533 

	 Таблица 06-03-012. Установки разделения отходящих и танковых газов
  

	
	 Измеритель: 1 установка

	06-03-012-01
	Установка разделения отходящих и танковых газов
	144 537,36 
	9328 

	 Таблица 06-03-013. Криогенные гелиевые установки
  

	
	 Измеритель: 1 установка

	
	 Криогенная гелиевая установка, холодопроизводительность:

	06-03-013-01
	      до 0,15 кВт (0,04 м3/ч)
	78 291,60 
	5300 

	06-03-013-02
	      до 0,25 кВт (0,09 м3/ч)
	100 228,02 
	6785 

	06-03-013-03
	      до 0,05 кВт (0,14 м3/ч)
	119 653,20 
	8100 


============================= ДЛЯ ДОПОЛНЕНИЙ ===============================
СОДЕРЖАНИЕ:

@#@#C:\CCS\22\Fp\6-Fp-06.doc
3Часть 6. Холодильные и компрессорные установки

ОТДЕЛ 01. ХОЛОДИЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ
3
Раздел 1. ХОЛОДИЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ ХОЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ДО 11,6 КВТ (10 ТЫС. ККАЛ/Ч)
3
Таблица 06-01-001. Холодильные установки с герметичным компрессором, работающие на холодильные шкафы, прилавки, витрины и т.п.
3
Таблица 06-01-002. Холодильные установки с сальниковыми и экранированными компрессорами, работающие на сборные холодильные камеры
3
Таблица 06-01-003. Холодильные установки с бессальниковыми компрессорами, работающие на оборудование для магазинов самообслуживания с централизованным холодоснабжением
3
Таблица 06-01-004. Холодильные установки с сальниковыми компрессорами, работающие на стационарные камеры
3
Таблица 06-01-005. Холодильные установки с бессальниковыми компрессорами, работающие на специальные холодильные камеры
4
Раздел 2. ХОЛОДИЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ ОДНОСТУПЕНЧАТЫЕ И ДВУХСТУПЕНЧАТЫЕ С ПОРШНЕВЫМИ ВЕРТИКАЛЬНЫМИ V И W - ОБРАЗНЫМИ И ВИНТОВЫМИ КОМПРЕССОРАМИ ХОЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ СВЫШЕ 11,6 КВТ (10 ТЫС. ККАЛ/Ч)
4
Таблица 06-01-015. Холодильные установки безнасосные для искусственного охлаждения хладоносителем с одним одноступенчатым компрессором
4
Таблица 06-01-016. Холодильные установки безнасосные для непосредственного искусственного охлаждения с одним одноступенчатым компрессором
4
Таблица 06-01-017. Холодильные установки насосно-циркуляционные для непосредственного охлаждения с одним одноступенчатым компрессором
4
Таблица 06-01-018. Холодильные установки безнасосные для искусственного охлаждения хладоносителем с одним двухступенчатым компрессором или агрегатом, состоящим из двух (первой и второй ступени) компрессоров
5
Таблица 06-01-019. Холодильные установки безнасосные для непосредственного охлаждения с одним двухступенчатым компрессором или агрегатом, состоящим из двух (первой и второй ступени) компрессоров
5
Таблица 06-01-020. Холодильные установки насосно-циркуляционные для непосредственного искусственного охлаждения с одним двухступенчатым компрессором или агрегатом, состоящим из двух (первой и второй ступени) компрессоров
5
Раздел 3. СИСТЕМЫ ХОЛОДОПОТРЕБЛЯЮЩИХ АППАРАТОВ С СОСУДАМИ И ТРУБОПРОВОДАМИ
6
Таблица 06-01-030. Системы охлаждения с хладоносителем
6
Таблица 06-01-031. Системы непосредственного охлаждения
6
ОТДЕЛ 02. КОМПРЕССОРНЫЕ И УГЛЕКИСЛОТНЫЕ УСТАНОВКИ
6
Раздел 1. КОМПРЕССОРНЫЕ УСТАНОВКИ
6
Таблица 06-02-001. Компрессорные установки с поршневым компрессором
6
Таблица 06-02-002. Компрессорные установки с центробежным компрессором, воздуходувкой, газодувкой или нагнетателем
7
Таблица 06-02-003. Компрессорные установки с поршневым или центробежным компрессором (работы, связанные с разборкой, доводкой и сборкой узлов оборудования)
7
Раздел 2. УГЛЕКИСЛОТНЫЕ УСТАНОВКИ МНОГОСТУПЕНЧАТЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ДО 100 КГ/Ч, АБСОРБЦИОННЫЕ УСТАНОВКИ ОТБОРА СО2 ИЗ ДЫМОВЫХ (И ДРУГИХ) ГАЗОВ, СИСТЕМЫ НАКАПЛИВАНИЯ УГЛЕКИСЛОТЫ И ПРОИЗВОДСТВА СУХОГО ЛЬДА
8
Таблица 06-02-013. Углекислотные установки для получения жидкой углекислоты с одним компрессором одноступенчатого сжатия
8
Таблица 06-02-014. Системы для накапливания жидкой углекислоты среднего давления
8
Таблица 06-02-015. Системы для производства сухого льда (на льдогенераторах или прессах)
8
Таблица 06-02-016. Установки абсорбционные для отделения СО2 из дымовых (и других) газов
8
Таблица 06-02-017. Установки для получения компремированного СО2 с одним компрессором одноступенчатого (двухступенчатого) сжатия
8
ОТДЕЛ 03. ОБОРУДОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВ ПРОДУКТОВ РАЗДЕЛЕНИЯ ВОЗДУХА И ГАЗОВ, ОБОРУДОВАНИЕ СКЛАДОВ ЖИДКОГО АММИАКА
9
Раздел 1. УСТАНОВКИ РАЗДЕЛЕНИЯ ВОЗДУХА И ГАЗОВ
9
Таблица 06-03-001. Блоки разделения воздуха (независимо от давления)
9
Таблица 06-03-002. Установки осушки воздуха
9
Таблица 06-03-003. Блоки комплексной очистки
9
Таблица 06-03-004. Установки очистки сырого аргона от кислорода
9
Таблица 06-03-005. Установки азотно-водяного или воздушно-водяного охлаждения
9
Таблица 06-03-006. Установки газификационные или газификаторы теплые
9
Таблица 06-03-007. Системы хранения и выдачи криогенных жидкостей (одна технологическая линия)
9
Таблица 06-03-008. Системы хранения и транспортирования перлита
10
Таблица 06-03-009. Станции наполнения и хранения баллонов
10
Таблица 06-03-010. Реципиентные станции
10
Таблица 06-03-011. Газгольдеры стальные
10
Таблица 06-03-012. Установки разделения отходящих и танковых газов
10
Таблица 06-03-013. Криогенные гелиевые установки
10


10
9

