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	Раздел 1. МЕХАНИЗИРОВАННАЯ РАЗРАБОТКА ГРУНТОВ (ЭКСКАВАТОРАМИ, СКРЕПЕРАМИ, БУЛЬДОЗЕРАМИ, ГРЕЙДЕРАМИ, МЕТОДОМ ГИДРОМЕХАНИЗАЦИИ И ПР.) 

   

	Подраздел 1.1 РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ В ОТВАЛ 

   

	Таблица 01-01-001. Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» одноковшовыми электрическими шагающими при работе на гидроэнергетическом строительстве с ковшом вместимостью 15; 10; 6,3-6,5; 5-6 м3 

   

	
	Измеритель: 1000 м3 грунта

	
	Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» одноковшовыми электрическими шагающими при работе на гидроэнергетическом строительстве с ковшом вместимостью:

	01-01-001-01
	      15 м3, группа грунтов 1
	3053,24 
	17,34 
	3035,90 
	127,87 
	0,00 
	1,76 

	01-01-001-02
	      15 м3, группа грунтов 2
	3682,92 
	20,78 
	3662,14 
	154,21 
	0,00 
	2,11 

	01-01-001-03
	      15 м3, группа грунтов 3
	4475,66 
	25,51 
	4450,15 
	187,55 
	0,00 
	2,59 

	01-01-001-04
	      15 м3, группа грунтов 4
	6332,50 
	35,85 
	6296,65 
	265,21 
	0,00 
	3,64 

	01-01-001-05
	      15 м3, группа грунтов 5
	7335,08 
	41,67 
	7293,41 
	307,33 
	0,00 
	4,23 

	01-01-001-06
	      15 м3, группа грунтов 6
	9192,02 
	52,11 
	9139,91 
	384,98 
	0,00 
	5,29 

	01-01-001-07
	      10 м3, группа грунтов 1
	2798,98 
	23,15 
	2775,83 
	107,15 
	0,00 
	2,35 

	01-01-001-08
	      10 м3, группа грунтов 2
	3353,24 
	27,78 
	3325,46 
	128,55 
	0,00 
	2,82 

	01-01-001-09
	      10 м3, группа грунтов 3
	4193,58 
	34,67 
	4158,91 
	160,65 
	0,00 
	3,52 

	01-01-001-10
	      10 м3, группа грунтов 4
	5864,79 
	48,66 
	5816,13 
	224,71 
	0,00 
	4,94 

	01-01-001-11
	      10 м3, группа грунтов 5
	6838,55 
	56,74 
	6781,81 
	262,02 
	0,00 
	5,76 

	01-01-001-12
	      10 м3, группа грунтов 6
	8530,92 
	70,53 
	8460,39 
	326,80 
	0,00 
	7,16 

	01-01-001-13
	      6,3-6,5 м3, группа грунтов 1
	2157,00 
	22,33 
	2134,67 
	128,55 
	0,00 
	2,35 

	01-01-001-14
	      6,3-6,5 м3, группа грунтов 2
	2654,93 
	27,36 
	2627,57 
	158,19 
	0,00 
	2,88 

	01-01-001-15
	      6,3-6,5 м3, группа грунтов 3
	3281,42 
	34,01 
	3247,41 
	195,50 
	0,00 
	3,58 

	01-01-001-16
	      6,3-6,5 м3, группа грунтов 4
	4669,39 
	48,26 
	4621,13 
	278,21 
	0,00 
	5,08 

	01-01-001-17
	      6,3-6,5 м3, группа грунтов 5
	5352,40 
	55,39 
	5297,01 
	318,84 
	0,00 
	5,83 

	01-01-001-18
	      6,3-6,5 м3, группа грунтов 6
	6654,52 
	68,88 
	6585,64 
	396,35 
	0,00 
	7,25 

	01-01-001-19
	      5-6 м3, группа грунтов 1
	2460,89 
	26,51 
	2434,38 
	152,70 
	0,00 
	2,79 

	01-01-001-20
	      5-6 м3, группа грунтов 2
	3014,30 
	32,59 
	2981,71 
	186,97 
	0,00 
	3,43 

	01-01-001-21
	      5-6 м3, группа грунтов 3
	3711,32 
	40,00 
	3671,32 
	230,20 
	0,00 
	4,21 

	01-01-001-22
	      5-6 м3, группа грунтов 4
	5345,19 
	57,76 
	5287,43 
	331,57 
	0,00 
	6,08 

	01-01-001-23
	      5-6 м3, группа грунтов 5
	6042,02 
	64,98 
	5977,04 
	374,80 
	0,00 
	6,84 

	01-01-001-24
	      5-6 м3, группа грунтов 6
	7470,76 
	80,47 
	7390,29 
	463,44 
	0,00 
	8,47 

	Таблица 01-01-002. Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 2,5; 1,6; 1,25 м3 

   

	
	Измеритель: 1000 м3 грунта

	
	Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью:

	01-01-002-01
	      2,5 (1,5-3) м3, группа грунтов 1
	1797,42 
	46,12 
	1751,30 
	186,72 
	0,00 
	4,97 

	01-01-002-02
	      2,5 (1,5-3) м3, группа грунтов 2
	2204,43 
	56,61 
	2147,82 
	229,00 
	0,00 
	6,1 

	01-01-002-03
	      2,5 (1,5-3) м3, группа грунтов 3
	2697,45 
	69,23 
	2628,22 
	280,21 
	0,00 
	7,46 

	01-01-002-04
	      2,5 (1,5-3) м3, группа грунтов 4
	3694,03 
	94,84 
	3599,19 
	383,74 
	0,00 
	10,22 

	01-01-002-05
	      2,5 (1,5-3) м3, группа грунтов 5
	4894,35 
	125,93 
	4768,42 
	508,40 
	0,00 
	13,57 

	01-01-002-06
	      2,5 (1,5-3) м3, группа грунтов 6
	5663,85 
	145,60 
	5518,25 
	588,34 
	0,00 
	15,69 

	01-01-002-07
	      1,6 (1,25-1,6) м3, группа грунтов 1
	1730,78 
	33,66 
	1697,12 
	232,25 
	0,00 
	4,12 

	01-01-002-08
	      1,6 (1,25-1,6) м3, группа грунтов 2
	2068,11 
	40,28 
	2027,83 
	277,50 
	0,00 
	4,93 

	01-01-002-09
	      1,6 (1,25-1,6) м3, группа грунтов 3
	2478,11 
	48,28 
	2429,83 
	332,52 
	0,00 
	5,91 

	01-01-002-10
	      1,6 (1,25-1,6) м3, группа грунтов 4
	3526,31 
	68,71 
	3457,60 
	473,17 
	0,00 
	8,41 

	01-01-002-11
	      1,6 (1,25-1,6) м3, группа грунтов 5
	4194,70 
	81,62 
	4113,08 
	562,87 
	0,00 
	9,99 

	01-01-002-12
	      1,6 (1,25-1,6) м3, группа грунтов 6
	4576,41 
	89,05 
	4487,36 
	614,09 
	0,00 
	10,9 

	01-01-002-13
	      1,25 (1,4-1,5) м3, группа грунтов 1
	1348,65 
	33,42 
	1315,23 
	263,10 
	0,00 
	4,09 

	01-01-002-14
	      1,25 (1,4-1,5) м3, группа грунтов 2
	1647,84 
	40,85 
	1606,99 
	321,46 
	0,00 
	5 

	01-01-002-15
	      1,25 (1,4-1,5) м3, группа грунтов 3
	1961,41 
	48,77 
	1912,64 
	382,60 
	0,00 
	5,97 

	01-01-002-16
	      1,25 (1,4-1,5) м3, группа грунтов 4
	2782,94 
	69,12 
	2713,82 
	542,87 
	0,00 
	8,46 

	01-01-002-17
	      1,25 (1,4-1,5) м3, группа грунтов 5
	3436,75 
	85,38 
	3351,37 
	670,40 
	0,00 
	10,45 

	01-01-002-18
	      1,25 (1,4-1,5) м3, группа грунтов 6
	3997,11 
	99,27 
	3897,84 
	779,72 
	0,00 
	12,15 

	Таблица 01-01-003. Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 1; 0,65; 0,5 м3 

   

	
	Измеритель: 1000 м3 грунта

	
	Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью:

	01-01-003-01
	      1 (1-1,2) м3, группа грунтов 1
	1717,38 
	46,08 
	1671,30 
	332,52 
	0,00 
	5,64 

	01-01-003-02
	      1 (1-1,2) м3, группа грунтов 2
	2098,08 
	56,29 
	2041,79 
	406,23 
	0,00 
	6,89 

	01-01-003-03
	      1 (1-1,2) м3, группа грунтов 3
	2608,97 
	70,02 
	2538,95 
	505,14 
	0,00 
	8,57 

	01-01-003-04
	      1 (1-1,2) м3, группа грунтов 4
	3584,58 
	96,24 
	3488,34 
	694,03 
	0,00 
	11,78 

	01-01-003-05
	      1 (1-1,2) м3, группа грунтов 5
	4806,62 
	129,17 
	4677,45 
	930,61 
	0,00 
	15,81 

	01-01-003-06
	      1 (1-1,2) м3, группа грунтов 6
	5962,60 
	160,05 
	5802,55 
	1154,46 
	0,00 
	19,59 

	01-01-003-07
	      0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 1
	2333,63 
	67,81 
	2265,82 
	244,58 
	0,00 
	8,3 

	01-01-003-08
	      0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2
	2943,94 
	85,62 
	2858,32 
	308,53 
	0,00 
	10,48 

	01-01-003-09
	      0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 3
	3737,08 
	108,01 
	3629,07 
	391,73 
	0,00 
	13,22 

	01-01-003-10
	      0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 4
	4865,72 
	140,77 
	4724,95 
	510,02 
	0,00 
	17,23 

	01-01-003-11
	      0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 5
	6605,16 
	191,83 
	6413,33 
	692,27 
	0,00 
	23,48 

	01-01-003-12
	      0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 6
	8282,74 
	240,03 
	8042,71 
	868,15 
	0,00 
	29,38 

	01-01-003-13
	      0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 1
	2420,56 
	87,83 
	2332,73 
	316,53 
	0,00 
	10,75 

	01-01-003-14
	      0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2
	3056,74 
	110,87 
	2945,87 
	399,73 
	0,00 
	13,57 

	01-01-003-15
	      0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 3
	3876,53 
	140,77 
	3735,76 
	506,91 
	0,00 
	17,23 

	01-01-003-16
	      0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 4
	4841,95 
	175,49 
	4666,46 
	633,19 
	0,00 
	21,48 

	01-01-003-17
	      0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 5
	6260,09 
	226,55 
	6033,54 
	818,69 
	0,00 
	27,73 

	01-01-003-18
	      0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 6
	8033,33 
	291,18 
	7742,15 
	1050,53 
	0,00 
	35,64 

	Таблица 01-01-004. Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,4; 0,25 м3 

   

	
	Измеритель: 1000 м3 грунта

	
	Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью:

	01-01-004-01
	      0,4 (0,3-0,45) м3, группа грунтов 1
	3016,58 
	54,09 
	2962,49 
	390,10 
	0,00 
	6,62 

	01-01-004-02
	      0,4 (0,3-0,45) м3, группа грунтов 2
	3894,56 
	69,77 
	3824,79 
	503,65 
	0,00 
	8,54 

	01-01-004-03
	      0,4 (0,3-0,45) м3, группа грунтов 3
	5205,37 
	93,30 
	5112,07 
	673,16 
	0,00 
	11,42 

	01-01-004-04
	      0,25 м3, группа грунтов 1
	3272,87 
	81,45 
	3191,42 
	529,77 
	0,00 
	9,97 

	01-01-004-05
	      0,25 м3, группа грунтов 2
	4211,22 
	105,07 
	4106,15 
	681,62 
	0,00 
	12,86 

	01-01-004-06
	      0,25 м3, группа грунтов 3
	5817,47 
	144,61 
	5672,86 
	941,69 
	0,00 
	17,7 

	Таблица 01-01-005. Разработка грунта траншейными роторными экскаваторами 

   

	
	Измеритель: 1000 м3 грунта

	
	Разработка грунта траншейными роторными экскаваторами при ширине траншеи:

	01-01-005-01
	      1,2 м глубиной до 1,4 м, группа грунтов 1
	1482,53 
	0,00 
	1482,53 
	167,21 
	0,00 
	 

	01-01-005-02
	      1,2 м глубиной до 1,4 м, группа грунтов 2
	1917,43 
	0,00 
	1917,43 
	216,26 
	0,00 
	 

	01-01-005-03
	      1,2 м глубиной до 1,4 м, группа грунтов 3
	2698,34 
	0,00 
	2698,34 
	304,33 
	0,00 
	 

	01-01-005-04
	      1,2 м глубиной до 1,4 м, группа грунтов 4
	4075,15 
	0,00 
	4075,15 
	459,62 
	0,00 
	 

	01-01-005-05
	      1,5 м глубиной до 1,3 м, группа грунтов 1
	3755,63 
	0,00 
	3755,63 
	216,90 
	0,00 
	 

	01-01-005-06
	      1,5 м глубиной до 1,3 м, группа грунтов 2
	4421,62 
	0,00 
	4421,62 
	255,36 
	0,00 
	 

	01-01-005-07
	      1,5 м глубиной до 1,3 м, группа грунтов 3
	6059,08 
	0,00 
	6059,08 
	349,93 
	0,00 
	 

	01-01-005-08
	      1,5 м глубиной до 1,3 м, группа грунтов 4
	9083,61 
	0,00 
	9083,61 
	524,61 
	0,00 
	 

	01-01-005-09
	      1,8 м глубиной до 1,4 м, группа грунтов 1
	3041,77 
	0,00 
	3041,77 
	108,39 
	0,00 
	 

	01-01-005-10
	      1,8 м глубиной до 1,4 м, группа грунтов 2
	3986,36 
	0,00 
	3986,36 
	142,05 
	0,00 
	 

	01-01-005-11
	      1,8 м глубиной до 1,4 м, группа грунтов 3
	5658,90 
	0,00 
	5658,90 
	201,65 
	0,00 
	 

	01-01-005-12
	      1,8 м глубиной до 1,4 м, группа грунтов 4
	8284,70 
	0,00 
	8284,70 
	295,21 
	0,00 
	 

	Таблица 01-01-006. Разработка грунта в отвал в котлованах объемом до 500 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4; 0,25 м3 

   

	
	Измеритель: 1000 м3 грунта

	
	Разработка грунта в котлованах объемом до 500 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов:

	01-01-006-01
	      1
	3521,24 
	0,00 
	3521,24 
	463,68 
	0,00 
	 

	01-01-006-02
	      2
	4492,61 
	0,00 
	4492,61 
	591,59 
	0,00 
	 

	01-01-006-03
	      3
	6253,23 
	0,00 
	6253,23 
	823,43 
	0,00 
	 

	
	Разработка грунта в котлованах объемом до 500 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов:

	01-01-006-04
	      1
	3133,42 
	0,00 
	3133,42 
	520,14 
	0,00 
	 

	01-01-006-05
	      2
	4122,92 
	0,00 
	4122,92 
	684,40 
	0,00 
	 

	01-01-006-06
	      3
	5524,71 
	0,00 
	5524,71 
	917,10 
	0,00 
	 

	Таблица 01-01-007. Разработка грунта в отвал в котлованах объемом до 1000 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5; 0,4; 0,25 м3 

   

	
	Измеритель: 1000 м3 грунта

	
	Разработка грунта в отвал в котлованах объемом до 1000 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов:

	01-01-007-01
	      1
	2592,37 
	0,00 
	2592,37 
	351,76 
	0,00 
	 

	01-01-007-02
	      2
	3240,46 
	0,00 
	3240,46 
	439,70 
	0,00 
	 

	01-01-007-03
	      3
	4065,30 
	0,00 
	4065,30 
	551,62 
	0,00 
	 

	01-01-007-04
	      4
	5302,57 
	0,00 
	5302,57 
	719,51 
	0,00 
	 

	01-01-007-05
	      5
	7011,17 
	0,00 
	7011,17 
	951,35 
	0,00 
	 

	01-01-007-06
	      6
	8130,60 
	0,00 
	8130,60 
	1103,24 
	0,00 
	 

	
	Разработка грунта в отвал в котлованах объемом до 1000 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов:

	01-01-007-07
	      1
	3521,24 
	0,00 
	3521,24 
	463,68 
	0,00 
	 

	01-01-007-08
	      2
	4492,61 
	0,00 
	4492,61 
	591,59 
	0,00 
	 

	01-01-007-09
	      3
	6253,23 
	0,00 
	6253,23 
	823,43 
	0,00 
	 

	
	Разработка грунта в отвал в котлованах объемом до 1000 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов:

	01-01-007-10
	      1
	3133,42 
	0,00 
	3133,42 
	520,14 
	0,00 
	 

	01-01-007-11
	      2
	4122,92 
	0,00 
	4122,92 
	684,40 
	0,00 
	 

	01-01-007-12
	      3
	5524,71 
	0,00 
	5524,71 
	917,10 
	0,00 
	 

	Таблица 01-01-008. Разработка грунта в отвал в котлованах объемом от 1000 до 3000 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65; 0,5 м3 

   

	
	Измеритель: 1000 м3 грунта

	
	Разработка грунта в отвал в котлованах объемом от 1000 до 3000 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3, группа грунтов:

	01-01-008-01
	      1
	2666,26 
	0,00 
	2666,26 
	287,80 
	0,00 
	 

	01-01-008-02
	      2
	3036,57 
	0,00 
	3036,57 
	327,77 
	0,00 
	 

	01-01-008-03
	      3
	4221,57 
	0,00 
	4221,57 
	455,69 
	0,00 
	 

	01-01-008-04
	      4
	5480,64 
	0,00 
	5480,64 
	591,59 
	0,00 
	 

	01-01-008-05
	      5
	7110,02 
	0,00 
	7110,02 
	767,47 
	0,00 
	 

	01-01-008-06
	      6
	8591,27 
	0,00 
	8591,27 
	927,36 
	0,00 
	 

	
	Разработка грунта в отвал в котлованах объемом от 1000 до 3000 м3, экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3, группа грунтов:

	01-01-008-07
	      1
	2592,37 
	0,00 
	2592,37 
	351,76 
	0,00 
	 

	01-01-008-08
	      2
	3240,46 
	0,00 
	3240,46 
	439,70 
	0,00 
	 

	01-01-008-09
	      3
	4065,30 
	0,00 
	4065,30 
	551,62 
	0,00 
	 

	01-01-008-10
	      4
	5302,57 
	0,00 
	5302,57 
	719,51 
	0,00 
	 

	01-01-008-11
	      5
	7011,17 
	0,00 
	7011,17 
	951,35 
	0,00 
	 

	01-01-008-12
	      6
	8130,60 
	0,00 
	8130,60 
	1103,24 
	0,00 
	 

	Таблица 01-01-009. Разработка грунта в траншеях экскаваторами «обратная лопата» с ковшом вместимостью 1; 0,65; 0,5; 0,4; 0,25 м3 в отвал 

   

	
	Измеритель: 1000 м3 грунта

	
	Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 1 (1-1,2) м3, группа грунтов:

	01-01-009-01
	      1
	2089,46 
	0,00 
	2089,46 
	415,71 
	0,00 
	 

	01-01-009-02
	      2
	2410,92 
	0,00 
	2410,92 
	479,67 
	0,00 
	 

	01-01-009-03
	      3
	3214,56 
	0,00 
	3214,56 
	639,56 
	0,00 
	 

	01-01-009-04
	      4
	4018,20 
	0,00 
	4018,20 
	799,45 
	0,00 
	 

	01-01-009-05
	      5
	5143,29 
	0,00 
	5143,29 
	1023,30 
	0,00 
	 

	01-01-009-06
	      6
	6107,66 
	0,00 
	6107,66 
	1215,16 
	0,00 
	 

	
	Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов:

	01-01-009-07
	      1
	2518,13 
	0,00 
	2518,13 
	271,81 
	0,00 
	 

	01-01-009-08
	      2
	3508,56 
	0,00 
	3508,56 
	378,72 
	0,00 
	 

	01-01-009-09
	      3
	4147,51 
	0,00 
	4147,51 
	447,69 
	0,00 
	 

	01-01-009-10
	      4
	4888,14 
	0,00 
	4888,14 
	527,64 
	0,00 
	 

	01-01-009-11
	      5
	6295,33 
	0,00 
	6295,33 
	679,53 
	0,00 
	 

	01-01-009-12
	      6
	7628,46 
	0,00 
	7628,46 
	823,43 
	0,00 
	 

	
	Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, в отвал группа грунтов:

	01-01-009-13
	      1
	2474,53 
	0,00 
	2474,53 
	335,77 
	0,00 
	 

	01-01-009-14
	      2
	3004,79 
	0,00 
	3004,79 
	407,72 
	0,00 
	 

	01-01-009-15
	      3
	3947,47 
	0,00 
	3947,47 
	535,63 
	0,00 
	 

	01-01-009-16
	      4
	4890,14 
	0,00 
	4890,14 
	663,54 
	0,00 
	 

	01-01-009-17
	      5
	6304,16 
	0,00 
	6304,16 
	855,41 
	0,00 
	 

	01-01-009-18
	      6
	7600,34 
	0,00 
	7600,34 
	1031,29 
	0,00 
	 

	
	Разработка траншей экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,4 м, группа грунтов:

	01-01-009-19
	      1
	3035,55 
	0,00 
	3035,55 
	399,73 
	0,00 
	 

	01-01-009-20
	      2
	3977,09 
	0,00 
	3977,09 
	523,71 
	0,00 
	 

	01-01-009-21
	      3
	5403,28 
	0,00 
	5403,28 
	711,51 
	0,00 
	 

	
	Разработка траншей экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов:

	01-01-009-22
	      1
	2886,04 
	0,00 
	2886,04 
	479,08 
	0,00 
	 

	01-01-009-23
	      2
	3710,63 
	0,00 
	3710,63 
	615,96 
	0,00 
	 

	01-01-009-24
	      3
	5222,13 
	0,00 
	5222,13 
	866,87 
	0,00 
	 

	Таблица 01-01-010. Разработка грунта в отвал экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с ковшом вместимостью 2,5; 1,6; 1,25; 1,0; 0,65; 0,5; 0,4; 0,25; 0,15 м3 

   

	
	Измеритель: 1000 м3 грунта

	
	Разработка грунта в отвал экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с ковшом вместимостью 2,5 (1,5-3) м3, группа грунтов:

	01-01-010-01
	      1
	1797,21 
	26,06 
	1771,15 
	125,32 
	0,00 
	3,19 

	01-01-010-02
	      2
	2422,95 
	35,21 
	2387,74 
	168,95 
	0,00 
	4,31 

	01-01-010-03
	      3
	3225,04 
	46,90 
	3178,14 
	224,87 
	0,00 
	5,74 

	01-01-010-04
	      4
	4907,06 
	77,78 
	4829,28 
	341,70 
	0,00 
	8,71 

	01-01-010-05
	      5
	6555,40 
	103,95 
	6451,45 
	456,48 
	0,00 
	11,64 

	01-01-010-06
	      6
	7480,54 
	118,68 
	7361,86 
	520,89 
	0,00 
	13,29 

	
	Разработка грунта в отвал экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с ковшом вместимостью 1,6 (1,25-1,6) м3, группа грунтов:

	01-01-010-07
	      1
	1881,26 
	21,90 
	1859,36 
	158,40 
	0,00 
	2,68 

	01-01-010-08
	      2
	2538,52 
	29,58 
	2508,94 
	213,74 
	0,00 
	3,62 

	01-01-010-09
	      3
	3178,34 
	37,01 
	3141,33 
	267,62 
	0,00 
	4,53 

	01-01-010-10
	      4
	4932,78 
	62,69 
	4870,09 
	414,90 
	0,00 
	7,02 

	01-01-010-11
	      5
	5903,99 
	75,01 
	5828,98 
	496,59 
	0,00 
	8,4 

	01-01-010-12
	      6
	6419,26 
	81,62 
	6337,64 
	539,92 
	0,00 
	9,14 

	
	Разработка грунта в отвал экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с ковшом вместимостью 1,25 (1,25-1,5) м3, группа грунтов:

	01-01-010-13
	      1
	1781,18 
	25,33 
	1755,85 
	183,59 
	0,00 
	3,1 

	01-01-010-14
	      2
	2198,72 
	31,21 
	2167,51 
	226,63 
	0,00 
	3,82 

	01-01-010-15
	      3
	2607,86 
	37,09 
	2570,77 
	268,79 
	0,00 
	4,54 

	01-01-010-16
	      4
	3683,67 
	57,15 
	3626,52 
	379,18 
	0,00 
	6,4 

	01-01-010-17
	      5
	4568,34 
	70,90 
	4497,44 
	470,24 
	0,00 
	7,94 

	01-01-010-18
	      6
	5316,46 
	82,51 
	5233,95 
	547,24 
	0,00 
	9,24 

	
	Разработка грунта в отвал экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с ковшом вместимостью 1,0 (1-1,2) м3, группа грунтов:

	01-01-010-19
	      1
	2084,50 
	30,39 
	2054,11 
	229,85 
	0,00 
	3,72 

	01-01-010-20
	      2
	2812,10 
	41,01 
	2771,09 
	310,08 
	0,00 
	5,02 

	01-01-010-21
	      3
	3536,99 
	51,55 
	3485,44 
	390,01 
	0,00 
	6,31 

	01-01-010-22
	      4
	4863,36 
	77,42 
	4785,94 
	535,53 
	0,00 
	8,67 

	01-01-010-23
	      5
	6522,54 
	103,77 
	6418,77 
	718,24 
	0,00 
	11,62 

	01-01-010-24
	      6
	8094,00 
	128,77 
	7965,23 
	891,28 
	0,00 
	14,42 

	
	Разработка грунта в отвал экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов:

	01-01-010-25
	      1
	2305,44 
	43,95 
	2261,49 
	160,72 
	0,00 
	5,38 

	01-01-010-26
	      2
	3111,82 
	59,31 
	3052,51 
	216,93 
	0,00 
	7,26 

	01-01-010-27
	      3
	4137,56 
	78,84 
	4058,72 
	288,44 
	0,00 
	9,65 

	01-01-010-28
	      4
	5964,06 
	124,04 
	5840,02 
	415,03 
	0,00 
	13,89 

	01-01-010-29
	      5
	8088,43 
	168,24 
	7920,19 
	562,86 
	0,00 
	18,84 

	01-01-010-30
	      6
	10149,61 
	211,02 
	9938,59 
	706,30 
	0,00 
	23,63 

	
	Разработка грунта в отвал экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов:

	01-01-010-31
	      1
	2689,16 
	56,70 
	2632,46 
	207,44 
	0,00 
	6,94 

	01-01-010-32
	      2
	3630,82 
	76,55 
	3554,27 
	280,08 
	0,00 
	9,37 

	01-01-010-33
	      3
	4823,97 
	101,72 
	4722,25 
	372,12 
	0,00 
	12,45 

	01-01-010-34
	      4
	6692,87 
	153,95 
	6538,92 
	515,28 
	0,00 
	17,24 

	01-01-010-35
	      5
	8647,98 
	198,96 
	8449,02 
	665,80 
	0,00 
	22,28 

	01-01-010-36
	      6
	11077,59 
	254,86 
	10822,73 
	852,86 
	0,00 
	28,54 

	
	Разработка грунта в отвал экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с ковшом вместимостью 0,4 (0,3-0,45) м3, группа грунтов:

	01-01-010-37
	      1
	3978,65 
	43,06 
	3935,59 
	314,92 
	0,00 
	5,27 

	01-01-010-38
	      2
	5257,71 
	56,86 
	5200,85 
	416,16 
	0,00 
	6,96 

	01-01-010-39
	      3
	7035,98 
	76,14 
	6959,84 
	556,91 
	0,00 
	9,32 

	
	Разработка грунта в отвал экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов:

	01-01-010-40
	      1
	5239,71 
	68,87 
	5170,84 
	503,81 
	0,00 
	8,43 

	01-01-010-41
	      2
	6842,50 
	86,11 
	6756,39 
	658,30 
	0,00 
	10,54 

	01-01-010-42
	      3
	9397,54 
	118,22 
	9279,32 
	904,12 
	0,00 
	14,47 

	
	Разработка грунта в отвал экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с ковшом вместимостью 0,15 м3, группа грунтов:

	01-01-010-43
	      1
	7165,15 
	146,90 
	7018,25 
	1235,74 
	0,00 
	17,98 

	01-01-010-44
	      2
	9471,37 
	194,12 
	9277,25 
	1633,50 
	0,00 
	23,76 

	Подраздел 1.2 РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ 

   

	Таблица 01-01-011. Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами одноковшовыми электрическими карьерными при работе на гидроэнергетическом строительстве с ковшом вместимостью 8; 5; 4,6 м3 

   

	
	Измеритель: 1000 м3 грунта

	
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами одноковшовыми электрическими карьерными при работе на гидроэнергетическом строительстве с ковшом вместимостью:

	01-01-011-01
	      8 (6,3-10) м3, группа грунтов 1
	2260,77 
	23,54 
	2231,75 
	109,46 
	5,48 
	2,39 

	01-01-011-02
	      8 (6,3-10) м3, группа грунтов 2
	2875,36 
	30,14 
	2837,00 
	139,11 
	8,22 
	3,06 

	01-01-011-03
	      8 (6,3-10) м3, группа грунтов 3
	4090,46 
	42,75 
	4039,49 
	198,10 
	8,22 
	4,34 

	01-01-011-04
	      8 (6,3-10) м3, группа грунтов 4
	5415,40 
	56,74 
	5344,96 
	262,02 
	13,70 
	5,76 

	01-01-011-05
	      8 (6,3-10) м3, группа грунтов 5
	7524,60 
	78,60 
	7429,57 
	364,25 
	16,43 
	7,98 

	01-01-011-06
	      8 (6,3-10) м3, группа грунтов 6
	8514,88 
	89,04 
	8406,67 
	412,11 
	19,17 
	9,04 

	01-01-011-07
	      5 (5-5,2) м3, группа грунтов 1
	2327,07 
	30,88 
	2290,71 
	148,65 
	5,48 
	3,25 

	01-01-011-08
	      5 (5-5,2) м3, группа грунтов 2
	2958,62 
	39,33 
	2911,07 
	188,85 
	8,22 
	4,14 

	01-01-011-09
	      5 (5-5,2) м3, группа грунтов 3
	3661,12 
	48,74 
	3604,16 
	233,96 
	8,22 
	5,13 

	01-01-011-10
	      5 (5-5,2) м3, группа грунтов 4
	4863,61 
	64,70 
	4785,21 
	310,60 
	13,70 
	6,81 

	01-01-011-11
	      5 (5-5,2) м3, группа грунтов 5
	5996,77 
	79,61 
	5900,73 
	383,05 
	16,43 
	8,38 

	01-01-011-12
	      5 (5-5,2) м3, группа грунтов 6
	6784,98 
	90,25 
	6675,56 
	433,37 
	19,17 
	9,5 

	01-01-011-13
	      4,6 м3, группа грунтов 1
	2318,29 
	33,73 
	2279,08 
	161,81 
	5,48 
	3,55 

	01-01-011-14
	      4,6 м3, группа грунтов 2
	2968,54 
	43,04 
	2917,28 
	207,21 
	8,22 
	4,53 

	01-01-011-15
	      4,6 м3, группа грунтов 3
	3610,75 
	52,44 
	3550,09 
	252,18 
	8,22 
	5,52 

	01-01-011-16
	      4,6 м3, группа грунтов 4
	4900,00 
	71,25 
	4815,05 
	341,98 
	13,70 
	7,5 

	01-01-011-17
	      4,6 м3, группа грунтов 5
	5931,77 
	86,17 
	5829,17 
	413,99 
	16,43 
	9,07 

	01-01-011-18
	      4,6 м3, группа грунтов 6
	6694,02 
	97,19 
	6577,66 
	467,20 
	19,17 
	10,23 

	Таблица 01-01-012. Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 2,5; 1,6; 1,25 м3 

   

	
	Измеритель: 1000 м3 грунта

	
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью:

	01-01-012-01
	      2,5 (1,5-3) м3, группа грунтов 1
	2276,48 
	52,34 
	2218,66 
	251,25 
	5,48 
	5,64 

	01-01-012-02
	      2,5 (1,5-3) м3, группа грунтов 2
	2815,80 
	64,77 
	2742,81 
	310,58 
	8,22 
	6,98 

	01-01-012-03
	      2,5 (1,5-3) м3, группа грунтов 3
	3477,48 
	80,09 
	3389,17 
	383,72 
	8,22 
	8,63 

	01-01-012-04
	      2,5 (1,5-3) м3, группа грунтов 4
	4662,77 
	107,18 
	4541,89 
	514,27 
	13,70 
	11,55 

	01-01-012-05
	      2,5 (1,5-3) м3, группа грунтов 5
	6115,92 
	141,06 
	5958,43 
	674,61 
	16,43 
	15,2 

	01-01-012-06
	      2,5 (1,5-3) м3, группа грунтов 6
	7332,20 
	168,99 
	7144,04 
	808,85 
	19,17 
	18,21 

	01-01-012-07
	      1,6 (1,25-1,6) м3, группа грунтов 1
	2335,53 
	39,71 
	2290,34 
	324,66 
	5,48 
	4,86 

	01-01-012-08
	      1,6 (1,25-1,6) м3, группа грунтов 2
	2896,44 
	49,27 
	2838,95 
	402,44 
	8,22 
	6,03 

	01-01-012-09
	      1,6 (1,25-1,6) м3, группа грунтов 3
	3431,20 
	58,42 
	3364,56 
	476,95 
	8,22 
	7,15 

	01-01-012-10
	      1,6 (1,25-1,6) м3, группа грунтов 4
	4773,90 
	81,21 
	4678,99 
	663,27 
	13,70 
	9,94 

	01-01-012-11
	      1,6 (1,25-1,6) м3, группа грунтов 5
	5687,91 
	96,65 
	5574,83 
	790,26 
	16,43 
	11,83 

	01-01-012-12
	      1,6 (1,25-1,6) м3, группа грунтов 6
	6571,78 
	110,87 
	6441,74 
	913,16 
	19,17 
	13,57 

	01-01-012-13
	      1,25 (1,25-1,5) м3, группа грунтов 1
	1926,64 
	40,44 
	1877,98 
	370,81 
	8,22 
	4,95 

	01-01-012-14
	      1,25 (1,25-1,5) м3, группа грунтов 2
	2430,01 
	51,06 
	2367,99 
	467,57 
	10,96 
	6,25 

	01-01-012-15
	      1,25 (1,25-1,5) м3, группа грунтов 3
	2929,47 
	61,60 
	2854,17 
	563,56 
	13,70 
	7,54 

	01-01-012-16
	      1,25 (1,25-1,5) м3, группа грунтов 4
	4033,96 
	84,80 
	3932,73 
	776,52 
	16,43 
	10,38 

	01-01-012-17
	      1,25 (1,25-1,5) м3, группа грунтов 5
	4770,37 
	100,49 
	4650,71 
	918,29 
	19,17 
	12,3 

	01-01-012-18
	      1,25 (1,25-1,5) м3, группа грунтов 6
	5662,48 
	119,45 
	5518,38 
	1089,61 
	24,65 
	14,62 

	
	Разработка грунта с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с ковшом вместимостью 2,5 (1,5-3) м3, группа грунтов:

	01-01-012-19
	      1
	2831,50 
	38,24 
	2793,26 
	214,91 
	0,00 
	4,68 

	(408-9080)
	  Щебень, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,1)  
	-  

	01-01-012-20
	      2
	3600,88 
	48,61 
	3552,27 
	273,35 
	0,00 
	5,95 

	(408-9080)
	  Щебень, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,12)  
	-  

	01-01-012-21
	      3
	4449,88 
	60,13 
	4389,75 
	337,78 
	0,00 
	7,36 

	(408-9080)
	  Щебень, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,14)  
	-  

	01-01-012-22
	      4
	5969,39 
	88,05 
	5881,34 
	452,62 
	0,00 
	9,86 

	(408-9080)
	  Щебень, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,2)  
	-  

	01-01-012-23
	      5
	7825,38 
	115,46 
	7709,92 
	593,31 
	0,00 
	12,93 

	(408-9080)
	  Щебень, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,24)  
	-  

	01-01-012-24
	      6
	9392,15 
	138,59 
	9253,56 
	712,09 
	0,00 
	15,52 

	(408-9080)
	  Щебень, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,28)  
	-  

	
	Разработка грунта с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с ковшом вместимостью 1,6 (1,25-1,6) м3, группа грунтов:

	01-01-012-25
	      1
	2603,44 
	27,86 
	2575,58 
	235,95 
	0,00 
	3,41 

	(408-9080)
	  Щебень, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,1)  
	-  

	01-01-012-26
	      2
	3225,60 
	34,56 
	3191,04 
	292,35 
	0,00 
	4,23 

	(408-9080)
	  Щебень, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,12)  
	-  

	01-01-012-27
	      3
	3820,99 
	40,93 
	3780,06 
	346,26 
	0,00 
	5,01 

	(408-9080)
	  Щебень, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,14)  
	-  

	01-01-012-28
	      4
	5323,69 
	62,24 
	5261,45 
	481,98 
	0,00 
	6,97 

	(408-9080)
	  Щебень, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,2)  
	-  

	01-01-012-29
	      5
	6340,98 
	74,21 
	6266,77 
	574,03 
	0,00 
	8,31 

	(408-9080)
	  Щебень, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,24)  
	-  

	01-01-012-30
	      6
	7370,16 
	86,17 
	7283,99 
	667,24 
	0,00 
	9,65 

	(408-9080)
	  Щебень, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,28)  
	-  

	
	Разработка грунта с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с ковшом вместимостью 1,25 (1,25-1,5) м3, группа грунтов:

	01-01-012-31
	      1
	2392,73 
	30,88 
	2361,85 
	261,52 
	0,00 
	3,78 

	(408-9080)
	  Щебень, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,1)  
	-  

	01-01-012-32
	      2
	3016,79 
	38,97 
	2977,82 
	329,75 
	0,00 
	4,77 

	(408-9080)
	  Щебень, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,12)  
	-  

	01-01-012-33
	      3
	3637,16 
	46,98 
	3590,18 
	397,54 
	0,00 
	5,75 

	(408-9080)
	  Щебень, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,14)  
	-  

	01-01-012-34
	      4
	5020,10 
	70,81 
	4949,29 
	548,02 
	0,00 
	7,93 

	(408-9080)
	  Щебень, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,2)  
	-  

	01-01-012-35
	      5
	5929,71 
	83,67 
	5846,04 
	647,37 
	0,00 
	9,37 

	(408-9080)
	  Щебень, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,24)  
	-  

	01-01-012-36
	      6
	7827,49 
	110,37 
	7717,12 
	854,54 
	0,00 
	12,36 

	(408-9080)
	  Щебень, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,28)  
	-  

	Таблица 01-01-013. Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1; 0,65; 0,5 м3 

   

	
	Измеритель: 1000 м3 грунта

	
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью:

	01-01-013-01
	      1 (1-1,2) м3, группа грунтов 1
	2340,41 
	52,29 
	2279,90 
	447,28 
	8,22 
	6,4 

	01-01-013-02
	      1 (1-1,2) м3, группа грунтов 2
	2926,19 
	65,36 
	2849,87 
	559,10 
	10,96 
	8 

	01-01-013-03
	      1 (1-1,2) м3, группа грунтов 3
	3648,09 
	81,54 
	3552,85 
	697,03 
	13,70 
	9,98 

	01-01-013-04
	      1 (1-1,2) м3, группа грунтов 4
	4797,60 
	107,11 
	4674,06 
	916,98 
	16,43 
	13,11 

	01-01-013-05
	      1 (1-1,2) м3, группа грунтов 5
	6490,36 
	145,02 
	6326,17 
	1241,10 
	19,17 
	17,75 

	01-01-013-06
	      1 (1-1,2) м3, группа грунтов 6
	7937,98 
	177,21 
	7736,12 
	1517,64 
	24,65 
	21,69 

	01-01-013-07
	      0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 1
	3170,36 
	75,82 
	3086,32 
	370,55 
	8,22 
	9,28 

	01-01-013-08
	      0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2
	3899,52 
	93,22 
	3795,34 
	455,65 
	10,96 
	11,41 

	01-01-013-09
	      0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 3
	5102,28 
	122,22 
	4966,36 
	596,24 
	13,70 
	14,96 

	01-01-013-10
	      0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 4
	6505,11 
	155,39 
	6333,29 
	760,38 
	16,43 
	19,02 

	01-01-013-11
	      0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 5
	8524,24 
	203,76 
	8301,31 
	996,67 
	19,17 
	24,94 

	01-01-013-12
	      0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 6
	10696,70 
	255,88 
	10416,17 
	1250,73 
	24,65 
	31,32 

	01-01-013-13
	      0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 1
	3506,88 
	100,49 
	3398,17 
	492,00 
	8,22 
	12,3 

	01-01-013-14
	      0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2
	4282,74 
	123,20 
	4148,58 
	600,65 
	10,96 
	15,08 

	01-01-013-15
	      0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 3
	5580,79 
	259,56 
	5307,53 
	768,37 
	13,70 
	31,77 

	01-01-013-16
	      0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 4
	6935,32 
	199,02 
	6719,87 
	972,85 
	16,43 
	24,36 

	01-01-013-17
	      0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 5
	8834,71 
	254,01 
	8561,53 
	1239,58 
	19,17 
	31,09 

	01-01-013-18
	      0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 6
	11260,04 
	323,21 
	10912,18 
	1579,83 
	24,65 
	39,56 

	
	Разработка грунта с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с ковшом вместимостью 1,0  (1-1,2) м3, группа грунтов:

	01-01-013-19
	      1
	2934,41 
	38,32 
	2896,09 
	341,29 
	0,00 
	4,69 

	(408-9080)
	  Щебень, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,1)  
	-  

	01-01-013-20
	      2
	3668,24 
	47,88 
	3620,36 
	426,61 
	0,00 
	5,86 

	(408-9080)
	  Щебень, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,12)  
	-  

	01-01-013-21
	      3
	4707,17 
	61,44 
	4645,73 
	547,44 
	0,00 
	7,52 

	(408-9080)
	  Щебень, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,14)  
	-  

	01-01-013-22
	      4
	6023,42 
	85,82 
	5937,60 
	699,67 
	0,00 
	9,61 

	(408-9080)
	  Щебень, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,2)  
	-  

	01-01-013-23
	      5
	8146,78 
	116,00 
	8030,78 
	946,29 
	0,00 
	12,99 

	(408-9080)
	  Щебень, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,24)  
	-  

	01-01-013-24
	      6
	9956,82 
	141,81 
	9815,01 
	1156,53 
	0,00 
	15,88 

	(408-9080)
	  Щебень, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,28)  
	-  

	
	Разработка грунта с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с ковшом вместимостью 0,65  (0,5-1) м3, группа грунтов:

	01-01-013-25
	      1
	2305,33 
	38,32 
	2267,01 
	188,69 
	0,00 
	4,69 

	(408-9080)
	  Щебень, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,1)  
	-  

	01-01-013-26
	      2
	4478,53 
	74,43 
	4404,10 
	366,56 
	0,00 
	9,11 

	(408-9080)
	  Щебень, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,12)  
	-  

	01-01-013-27
	      3
	5861,06 
	97,47 
	5763,59 
	479,69 
	0,00 
	11,93 

	(408-9080)
	  Щебень, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,14)  
	-  

	01-01-013-28
	      4
	7487,68 
	135,83 
	7351,85 
	611,89 
	0,00 
	15,21 

	(408-9080)
	  Щебень, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,2)  
	-  

	01-01-013-29
	      5
	9821,33 
	178,15 
	9643,18 
	802,57 
	0,00 
	19,95 

	(408-9080)
	  Щебень, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,24)  
	-  

	01-01-013-30
	      6
	12305,22 
	223,25 
	12081,97 
	1005,49 
	0,00 
	25 

	(408-9080)
	  Щебень, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,28)  
	-  

	
	Разработка грунта с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с ковшом вместимостью 0,5  (0,5-0,63) м3, группа грунтов:

	01-01-013-31
	      1
	4415,89 
	80,31 
	4335,58 
	395,31 
	0,00 
	9,83 

	(408-9080)
	  Щебень, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,1)  
	-  

	01-01-013-32
	      2
	5386,62 
	97,96 
	5288,66 
	482,25 
	0,00 
	11,99 

	(408-9080)
	  Щебень, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,12)  
	-  

	01-01-013-33
	      3
	6900,07 
	125,49 
	6774,58 
	617,72 
	0,00 
	15,36 

	(408-9080)
	  Щебень, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,14)  
	-  

	01-01-013-34
	      4
	8747,33 
	173,60 
	8573,73 
	781,80 
	0,00 
	19,44 

	(408-9080)
	  Щебень, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,2)  
	-  

	01-01-013-35
	      5
	11146,29 
	221,20 
	10925,09 
	996,24 
	0,00 
	24,77 

	(408-9080)
	  Щебень, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,24)  
	-  

	01-01-013-36
	      6
	14028,43 
	278,44 
	13749,99 
	1253,81 
	0,00 
	31,18 

	(408-9080)
	  Щебень, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,28)  
	-  

	Таблица 01-01-014. Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4; 0,25; 0,15 м3 

   

	
	Измеритель: 1000 м3 грунта

	
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью:

	01-01-014-01
	      0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов 1
	4576,02 
	134,56 
	4433,24 
	645,93 
	8,22 
	16,47 

	01-01-014-02
	      0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов 2
	5779,41 
	169,61 
	5598,84 
	815,71 
	10,96 
	20,76 

	01-01-014-03
	      0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов 3
	7783,31 
	228,43 
	7541,18 
	1098,63 
	13,70 
	27,96 

	01-01-014-04
	      0,25 м3, группа грунтов 1
	5046,96 
	200,90 
	4837,84 
	848,55 
	8,22 
	24,59 

	01-01-014-05
	      0,25 м3, группа грунтов 2
	6415,02 
	255,88 
	6148,18 
	1078,38 
	10,96 
	31,32 

	01-01-014-06
	      0,25 м3, группа грунтов 3
	8933,34 
	356,38 
	8563,26 
	1502,00 
	13,70 
	43,62 

	
	Разработка грунта с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов:

	01-01-014-07
	      1
	5903,99 
	108,82 
	5795,17 
	535,62 
	0,00 
	13,32 

	(408-9080)
	  Щебень, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,1)  
	-  

	01-01-014-08
	      2
	7461,58 
	137,50 
	7324,08 
	676,92 
	0,00 
	16,83 

	(408-9080)
	  Щебень, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,12)  
	-  

	01-01-014-09
	      3
	10040,44 
	185,05 
	9855,39 
	910,86 
	0,00 
	22,65 

	(408-9080)
	  Щебень, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,14)  
	-  

	
	Разработка грунта с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов:

	01-01-014-10
	      1
	7593,97 
	164,22 
	7429,75 
	793,90 
	0,00 
	20,1 

	(408-9080)
	  Щебень, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,1)  
	-  

	01-01-014-11
	      2
	9673,68 
	209,23 
	9464,45 
	1011,33 
	0,00 
	25,61 

	(408-9080)
	  Щебень, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,12)  
	-  

	01-01-014-12
	      3
	13452,60 
	290,93 
	13161,67 
	1406,36 
	0,00 
	35,61 

	(408-9080)
	  Щебень, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,14)  
	-  

	
	Разработка грунта с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с ковшом вместимостью 0,15 м3, группа грунтов:

	01-01-014-13
	      1
	11478,15 
	378,27 
	11099,88 
	1965,49 
	0,00 
	46,3 

	(408-9080)
	  Щебень, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,1)  
	-  

	01-01-014-14
	      2
	15112,11 
	498,04 
	14614,07 
	2587,76 
	0,00 
	60,96 

	(408-9080)
	  Щебень, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,12)  
	-  

	Таблица 01-01-015. Ремонт и содержание грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины 

   

	
	Измеритель: 1000 м3 грунта

	
	Ремонт и содержание грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины, группа грунтов:

	01-01-015-01
	      1
	148,81 
	0,00 
	121,42 
	13,41 
	27,39 
	 

	01-01-015-02
	      2
	164,11 
	0,00 
	131,24 
	14,50 
	32,87 
	 

	01-01-015-03
	      3
	176,94 
	0,00 
	138,59 
	15,31 
	38,35 
	 

	01-01-015-04
	      4
	203,19 
	0,00 
	148,41 
	16,40 
	54,78 
	 

	01-01-015-05
	      5
	232,54 
	0,00 
	166,80 
	18,43 
	65,74 
	 

	01-01-015-06
	      6
	280,29 
	0,00 
	203,60 
	22,49 
	76,69 
	 

	Таблица 01-01-016. Работа на отвале 

   

	
	Измеритель: 1000 м3 грунта

	
	Работа на отвале, группа грунтов:

	01-01-016-01
	      1
	297,73 
	24,43 
	267,82 
	47,14 
	5,48 
	2,99 

	01-01-016-02
	      2-3
	366,35 
	29,82 
	325,57 
	57,41 
	10,96 
	3,65 

	01-01-016-03
	      4
	403,33 
	32,60 
	354,30 
	62,61 
	16,43 
	3,99 

	01-01-016-04
	      5-6
	1024,86 
	0,00 
	1002,95 
	179,74 
	21,91 
	 

	Таблица 01-01-017. Устройство и содержание щитов и сланей под автотранспортные средства 

   

	
	Измеритель: 1000 м3 грунта

	
	Устройство и содержание щитов:

	01-01-017-01
	      металлических под экскаваторы с ковшом вместимостью до 0,8 м3
	634,21 
	513,89 
	0,87 
	0,00 
	119,45 
	62,9 

	01-01-017-02
	      металлических под экскаваторы с ковшом вместимостью до 1,5 м3
	333,26 
	232,85 
	0,87 
	0,00 
	99,54 
	28,5 

	01-01-017-03
	      металлических под экскаваторы с ковшом вместимостью до 3 м3
	318,23 
	185,46 
	0,87 
	0,00 
	131,90 
	22,7 

	01-01-017-04
	      металлических под экскаваторы с ковшом вместимостью до 5 м3
	261,33 
	111,93 
	0,87 
	0,00 
	148,53 
	13,7 

	01-01-017-05
	      деревометаллических под экскаваторы с ковшом вместимостью до 0,8 м3
	767,89 
	528,00 
	2,61 
	0,00 
	237,28 
	64 

	01-01-017-06
	      деревометаллических под экскаваторы с ковшом вместимостью до 1,5 м3
	421,59 
	239,25 
	2,61 
	0,00 
	179,73 
	29 

	01-01-017-07
	      деревометаллических под экскаваторы с ковшом вместимостью до 3 м3
	402,77 
	191,40 
	2,61 
	0,00 
	208,76 
	23,2 

	01-01-017-08
	      деревометаллических под экскаваторы с ковшом вместимостью до 5 м3
	319,72 
	117,15 
	2,61 
	0,00 
	199,96 
	14,2 

	01-01-017-09
	Устройство и содержание сланей под автотранспортные средства грузоподъемностью до 12 т
	782,91 
	106,97 
	370,88 
	43,77 
	305,06 
	10,86 

	Таблица 01-01-018. Разработка грунта в котлованах объемом до 500 м3 с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25; 0,4 м3 

   

	
	Измеритель: 1000 м3 грунта

	
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом до 500 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов:

	01-01-018-01
	      1
	4249,77 
	0,00 
	4249,77 
	559,62 
	0,00 
	 

	01-01-018-02
	      2
	5524,70 
	0,00 
	5524,70 
	727,50 
	0,00 
	 

	01-01-018-03
	      3
	8135,27 
	0,00 
	8135,27 
	1071,26 
	0,00 
	 

	
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом до 500 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов:

	01-01-018-04
	      1
	3710,63 
	0,00 
	3710,63 
	615,96 
	0,00 
	 

	01-01-018-05
	      2
	4865,05 
	0,00 
	4865,05 
	807,59 
	0,00 
	 

	01-01-018-06
	      3
	6431,76 
	0,00 
	6431,76 
	1067,66 
	0,00 
	 

	Таблица 01-01-019. Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом до 1000 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5; 0,4; 0,25 м3 

   

	
	Измеритель: 1000 м3 грунта

	
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом до 1000 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3, группа грунтов:

	01-01-019-01
	      1
	3358,29 
	0,00 
	3358,29 
	455,69 
	0,00 
	 

	01-01-019-02
	      2
	4065,30 
	0,00 
	4065,30 
	551,62 
	0,00 
	 

	01-01-019-03
	      3
	5184,73 
	0,00 
	5184,73 
	703,52 
	0,00 
	 

	01-01-019-04
	      4
	6716,58 
	0,00 
	6716,58 
	911,37 
	0,00 
	 

	01-01-019-05
	      5
	8837,61 
	0,00 
	8837,61 
	1199,18 
	0,00 
	 

	01-01-019-06
	      6
	10478,31 
	0,00 
	10478,31 
	1421,80 
	0,00 
	 

	
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом до 1000 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3, группа грунтов:

	01-01-019-07
	      1
	4249,77 
	0,00 
	4249,77 
	559,62 
	0,00 
	 

	01-01-019-08
	      2
	5524,70 
	0,00 
	5524,70 
	727,50 
	0,00 
	 

	01-01-019-09
	      3
	8135,27 
	0,00 
	8135,27 
	1071,26 
	0,00 
	 

	
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом до 1000 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов:

	01-01-019-10
	      1
	3710,63 
	0,00 
	3710,63 
	615,96 
	0,00 
	 

	01-01-019-11
	      2
	4865,05 
	0,00 
	4865,05 
	807,59 
	0,00 
	 

	01-01-019-12
	      3
	6431,76 
	0,00 
	6431,76 
	1067,66 
	0,00 
	 

	Таблица 01-01-020. Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом от 1000 до 3000 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65; 0,5 м3 

   

	
	Измеритель: 1000 м3 грунта

	
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом от 1000 до 3000 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3, группа грунтов:

	01-01-020-01
	      1
	3555,01 
	0,00 
	3555,01 
	383,74 
	0,00 
	 

	01-01-020-02
	      2
	4295,64 
	0,00 
	4295,64 
	463,68 
	0,00 
	 

	01-01-020-03
	      3
	5184,39 
	0,00 
	5184,39 
	559,62 
	0,00 
	 

	01-01-020-04
	      4
	6591,58 
	0,00 
	6591,58 
	711,51 
	0,00 
	 

	01-01-020-05
	      5
	9702,21 
	0,00 
	9702,21 
	1047,28 
	0,00 
	 

	01-01-020-06
	      6
	10072,53 
	0,00 
	10072,53 
	1087,25 
	0,00 
	 

	
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом от 1000 до 3000 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3, группа грунтов:

	01-01-020-07
	      1
	3358,29 
	0,00 
	3358,29 
	455,69 
	0,00 
	 

	01-01-020-08
	      2
	4065,30 
	0,00 
	4065,30 
	551,62 
	0,00 
	 

	01-01-020-09
	      3
	5184,73 
	0,00 
	5184,73 
	703,52 
	0,00 
	 

	01-01-020-10
	      4
	6716,58 
	0,00 
	6716,58 
	911,37 
	0,00 
	 

	01-01-020-11
	      5
	8837,61 
	0,00 
	8837,61 
	1199,18 
	0,00 
	 

	01-01-020-12
	      6
	10777,89 
	0,00 
	10777,89 
	1462,45 
	0,00 
	 

	Таблица 01-01-021. Разработка грунта в котлованах объемом от 3000 до 7000 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1; 0,65; 0,5 м3 

   

	
	Измеритель: 1000 м3 грунта

	
	Разработка грунта в котлованах экскаватором с ковшом вместимостью 1,0 м3, группа грунтов:

	01-01-021-01
	      1
	3053,83 
	0,00 
	3053,83 
	607,58 
	0,00 
	 

	01-01-021-02
	      2
	3536,01 
	0,00 
	3536,01 
	703,52 
	0,00 
	 

	01-01-021-03
	      3
	4500,38 
	0,00 
	4500,38 
	895,38 
	0,00 
	 

	01-01-021-04
	      4
	5946,93 
	0,00 
	5946,93 
	1183,19 
	0,00 
	 

	01-01-021-05
	      5
	7232,75 
	0,00 
	7232,75 
	1439,01 
	0,00 
	 

	01-01-021-06
	      6
	8840,03 
	0,00 
	8840,03 
	1758,79 
	0,00 
	 

	
	Разработка грунта в котлованах экскаватором с ковшом вместимостью 0,65 м3, группа грунтов:

	01-01-021-07
	      1
	3555,01 
	0,00 
	3555,01 
	383,74 
	0,00 
	 

	01-01-021-08
	      2
	4295,64 
	0,00 
	4295,64 
	463,68 
	0,00 
	 

	01-01-021-09
	      3
	5184,39 
	0,00 
	5184,39 
	559,62 
	0,00 
	 

	01-01-021-10
	      4
	6591,58 
	0,00 
	6591,58 
	711,51 
	0,00 
	 

	01-01-021-11
	      5
	9702,21 
	0,00 
	9702,21 
	1047,28 
	0,00 
	 

	01-01-021-12
	      6
	10072,53 
	0,00 
	10072,53 
	1087,25 
	0,00 
	 

	
	Разработка грунта в котлованах экскаватором с ковшом вместимостью 0,5 м3, группа грунтов:

	01-01-021-13
	      1
	3358,29 
	0,00 
	3358,29 
	455,69 
	0,00 
	 

	01-01-021-14
	      2
	4065,30 
	0,00 
	4065,30 
	551,62 
	0,00 
	 

	01-01-021-15
	      3
	5184,73 
	0,00 
	5184,73 
	703,52 
	0,00 
	 

	01-01-021-16
	      4
	6716,58 
	0,00 
	6716,58 
	911,37 
	0,00 
	 

	01-01-021-17
	      5
	8837,61 
	0,00 
	8837,61 
	1199,18 
	0,00 
	 

	01-01-021-18
	      6
	10478,31 
	0,00 
	10478,31 
	1421,80 
	0,00 
	 

	Таблица 01-01-022. Разработка грунта в траншеях экскаваторами «обратная лопата» вместимостью 1; 0,65; 0,5; 0,4; 0,25 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы 

   

	
	Измеритель: 1000 м3 грунта

	
	Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 1 (1-1,2) м3, группа грунтов:

	01-01-022-01
	      1
	2571,64 
	0,00 
	2571,64 
	511,65 
	0,00 
	 

	01-01-022-02
	      2
	3053,83 
	0,00 
	3053,83 
	607,58 
	0,00 
	 

	01-01-022-03
	      3
	4018,20 
	0,00 
	4018,20 
	799,45 
	0,00 
	 

	01-01-022-04
	      4
	5304,02 
	0,00 
	5304,02 
	1055,27 
	0,00 
	 

	01-01-022-05
	      5
	6750,57 
	0,00 
	6750,57 
	1343,08 
	0,00 
	 

	01-01-022-06
	      6
	8197,12 
	0,00 
	8197,12 
	1630,88 
	0,00 
	 

	
	Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов:

	01-01-022-07
	      1
	3555,01 
	0,00 
	3555,01 
	383,74 
	0,00 
	 

	01-01-022-08
	      2
	3777,20 
	0,00 
	3777,20 
	407,72 
	0,00 
	 

	01-01-022-09
	      3
	4962,20 
	0,00 
	4962,20 
	535,63 
	0,00 
	 

	01-01-022-10
	      4
	6147,20 
	0,00 
	6147,20 
	663,54 
	0,00 
	 

	01-01-022-11
	      5
	7924,71 
	0,00 
	7924,71 
	855,41 
	0,00 
	 

	01-01-022-12
	      6
	9554,09 
	0,00 
	9554,09 
	1031,29 
	0,00 
	 

	
	Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов:

	01-01-022-13
	      1
	3004,79 
	0,00 
	3004,79 
	407,72 
	0,00 
	 

	01-01-022-14
	      2
	3711,80 
	0,00 
	3711,80 
	503,65 
	0,00 
	 

	01-01-022-15
	      3
	4831,23 
	0,00 
	4831,23 
	655,55 
	0,00 
	 

	01-01-022-16
	      4
	6245,24 
	0,00 
	6245,24 
	847,42 
	0,00 
	 

	01-01-022-17
	      5
	8366,27 
	0,00 
	8366,27 
	1135,22 
	0,00 
	 

	01-01-022-18
	      6
	9662,45 
	0,00 
	9662,45 
	1311,10 
	0,00 
	 

	
	Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,4 м3, группа грунтов:

	01-01-022-19
	      1
	3855,66 
	0,00 
	3855,66 
	507,72 
	0,00 
	 

	01-01-022-20
	      2
	5099,72 
	0,00 
	5099,72 
	671,54 
	0,00 
	 

	01-01-022-21
	      3
	6284,10 
	0,00 
	6284,10 
	827,50 
	0,00 
	 

	
	Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов:

	01-01-022-22
	      1
	3380,79 
	0,00 
	3380,79 
	561,21 
	0,00 
	 

	01-01-022-23
	      2
	4370,30 
	0,00 
	4370,30 
	725,46 
	0,00 
	 

	01-01-022-24
	      3
	6019,46 
	0,00 
	6019,46 
	999,22 
	0,00 
	 

	Подраздел 1.3 РАЗРАБОТКА ГРУНТА СКРЕПЕРАМИ 

   

	Таблица 01-01-023. Разработка грунта скреперами прицепными 

   

	
	Измеритель: 1000 м3 грунта

	
	Разработка грунта с перемещением до 100 м скреперами прицепными с ковшом вместимостью:

	01-01-023-01
	      3 м3, группа грунтов 1
	2704,34 
	65,20 
	2639,14 
	495,79 
	0,00 
	7,98 

	01-01-023-02
	      3 м3, группа грунтов 2
	2899,03 
	67,24 
	2831,79 
	531,43 
	0,00 
	8,23 

	01-01-023-03
	      4,5 м3, группа грунтов 1
	3178,62 
	52,45 
	3126,17 
	450,19 
	0,00 
	6,42 

	01-01-023-04
	      4,5 м3, группа грунтов 2
	3445,48 
	57,19 
	3388,29 
	486,57 
	0,00 
	7 

	01-01-023-05
	      7 м3, группа грунтов 1
	2264,03 
	35,95 
	2228,08 
	311,32 
	0,00 
	4,4 

	01-01-023-06
	      7 м3, группа грунтов 2
	2535,91 
	40,69 
	2495,22 
	347,62 
	0,00 
	4,98 

	01-01-023-07
	      8 м3, группа грунтов 1
	982,59 
	29,58 
	953,01 
	258,54 
	0,00 
	3,62 

	01-01-023-08
	      8 м3, группа грунтов 2
	1099,41 
	34,15 
	1065,26 
	291,51 
	0,00 
	4,18 

	01-01-023-09
	      10 м3, группа грунтов 1
	1770,49 
	22,79 
	1747,70 
	190,73 
	0,00 
	2,79 

	01-01-023-10
	      10 м3, группа грунтов 2
	2028,19 
	26,47 
	2001,72 
	217,04 
	0,00 
	3,24 

	01-01-023-11
	      15 м3, группа грунтов 1
	2624,67 
	18,71 
	2605,96 
	171,21 
	0,00 
	2,29 

	01-01-023-12
	      15 м3, группа грунтов 2
	3068,81 
	22,22 
	3046,59 
	197,63 
	0,00 
	2,72 

	
	При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять:

	01-01-023-13
	      к расценке 01-01-023-01
	134,47 
	3,35 
	131,12 
	24,25 
	0,00 
	0,41 

	01-01-023-14
	      к расценке 01-01-023-02
	144,23 
	3,59 
	140,64 
	26,02 
	0,00 
	0,44 

	01-01-023-15
	      к расценке 01-01-023-03
	164,73 
	2,86 
	161,87 
	22,41 
	0,00 
	0,35 

	01-01-023-16
	      к расценке 01-01-023-04
	178,63 
	3,19 
	175,44 
	24,29 
	0,00 
	0,39 

	01-01-023-17
	      к расценке 01-01-023-05
	123,45 
	2,12 
	121,33 
	16,48 
	0,00 
	0,26 

	01-01-023-18
	      к расценке 01-01-023-06
	138,68 
	2,45 
	136,23 
	18,51 
	0,00 
	0,3 

	01-01-023-19
	      к расценке 01-01-023-07
	45,61 
	1,80 
	43,81 
	12,87 
	0,00 
	0,22 

	01-01-023-20
	      к расценке 01-01-023-08
	52,75 
	2,04 
	50,71 
	14,89 
	0,00 
	0,25 

	01-01-023-21
	      к расценке 01-01-023-09
	87,76 
	1,23 
	86,53 
	8,97 
	0,00 
	0,15 

	01-01-023-22
	      к расценке 01-01-023-10
	103,36 
	1,47 
	101,89 
	10,56 
	0,00 
	0,18 

	01-01-023-23
	      к расценке 01-01-023-11
	127,16 
	0,90 
	126,26 
	7,57 
	0,00 
	0,11 

	01-01-023-24
	      к расценке 01-01-023-12
	160,99 
	1,23 
	159,76 
	9,57 
	0,00 
	0,15 

	Таблица 01-01-024. Разработка грунта скреперами самоходными 

   

	
	Измеритель: 1000 м3 грунта

	
	Разработка грунта с перемещением до 300 м скреперами самоходными с ковшом вместимостью:

	01-01-024-01
	      8 м3, группа грунтов 1
	5967,72 
	61,85 
	5905,87 
	741,27 
	0,00 
	7,57 

	01-01-024-02
	      8 м3, группа грунтов 2
	6592,24 
	68,95 
	6523,29 
	819,68 
	0,00 
	8,44 

	01-01-024-03
	      15 м3, группа грунтов 1
	4661,33 
	27,61 
	4633,72 
	321,88 
	0,00 
	3,38 

	01-01-024-04
	      15 м3, группа грунтов 2
	5379,30 
	32,19 
	5347,11 
	369,33 
	0,00 
	3,94 

	
	При перемещении грунта на каждые последующие 100 м по дорогам:

	01-01-024-05
	      с переходными покрытиями добавлять к расценке 01-01-024-01
	435,98 
	6,70 
	429,28 
	59,03 
	0,00 
	0,82 

	01-01-024-06
	      с переходными покрытиями добавлять к расценке 01-01-024-02
	450,70 
	7,03 
	443,67 
	61,01 
	0,00 
	0,86 

	01-01-024-07
	      с переходными покрытиями добавлять к расценке 01-01-024-03
	351,63 
	2,78 
	348,85 
	23,25 
	0,00 
	0,34 

	01-01-024-08
	      с переходными покрытиями добавлять к расценке 01-01-024-04
	381,48 
	2,94 
	378,54 
	25,23 
	0,00 
	0,36 

	01-01-024-09
	      с покрытиями низшего типа добавлять к расценке 01-01-024-01
	574,80 
	8,82 
	565,98 
	77,83 
	0,00 
	1,08 

	01-01-024-10
	      с покрытиями низшего типа добавлять к расценке 01-01-024-02
	606,55 
	9,40 
	597,15 
	82,12 
	0,00 
	1,15 

	01-01-024-11
	      с покрытиями низшего типа добавлять к расценке 01-01-024-03
	441,35 
	3,43 
	437,92 
	29,19 
	0,00 
	0,42 

	01-01-024-12
	      с покрытиями низшего типа добавлять к расценке 01-01-024-04
	468,89 
	3,76 
	465,13 
	31,00 
	0,00 
	0,46 

	Подраздел 1.4 РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ 

   

	Таблица 01-01-030. Разработка грунта бульдозерами мощностью 59; 79 кВт (80; 108 л.с.) 

   

	
	Измеритель: 1000 м3 грунта

	
	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью:

	01-01-030-01
	      59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1
	662,62 
	0,00 
	662,62 
	146,61 
	0,00 
	 

	01-01-030-02
	      59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2
	774,69 
	0,00 
	774,69 
	171,41 
	0,00 
	 

	01-01-030-03
	      59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 3
	916,15 
	0,00 
	916,15 
	202,71 
	0,00 
	 

	01-01-030-04
	      59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 4
	2452,05 
	0,00 
	2452,05 
	542,54 
	0,00 
	 

	01-01-030-05
	      79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1
	482,85 
	0,00 
	482,85 
	87,48 
	0,00 
	 

	01-01-030-06
	      79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 2
	597,78 
	0,00 
	597,78 
	108,31 
	0,00 
	 

	01-01-030-07
	      79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 3
	680,78 
	0,00 
	680,78 
	123,34 
	0,00 
	 

	01-01-030-08
	      79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 4
	1817,27 
	0,00 
	1817,27 
	329,25 
	0,00 
	 

	
	При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять:

	01-01-030-09
	      к расценке 01-01-030-01
	613,62 
	0,00 
	613,62 
	135,77 
	0,00 
	 

	01-01-030-10
	      к расценке 01-01-030-02
	662,62 
	0,00 
	662,62 
	146,61 
	0,00 
	 

	01-01-030-11
	      к расценке 01-01-030-03
	693,85 
	0,00 
	693,85 
	153,52 
	0,00 
	 

	01-01-030-12
	      к расценке 01-01-030-04
	1071,09 
	0,00 
	1071,09 
	236,99 
	0,00 
	 

	01-01-030-13
	      к расценке 01-01-030-05
	418,20 
	0,00 
	418,20 
	75,77 
	0,00 
	 

	01-01-030-14
	      к расценке 01-01-030-06
	473,27 
	0,00 
	473,27 
	85,75 
	0,00 
	 

	01-01-030-15
	      к расценке 01-01-030-07
	491,63 
	0,00 
	491,63 
	89,07 
	0,00 
	 

	01-01-030-16
	      к расценке 01-01-030-08
	762,19 
	0,00 
	762,19 
	138,09 
	0,00 
	 

	Таблица 01-01-031. Разработка грунта бульдозерами мощностью 96; 121 кВт (130; 165 л.с.) 

   

	
	Измеритель: 1000 м3 грунта

	
	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью:

	01-01-031-01
	      96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 1
	908,86 
	0,00 
	908,86 
	139,97 
	0,00 
	 

	01-01-031-02
	      96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 2
	1032,79 
	0,00 
	1032,79 
	159,06 
	0,00 
	 

	01-01-031-03
	      96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 3
	1136,07 
	0,00 
	1136,07 
	174,97 
	0,00 
	 

	01-01-031-04
	      96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 4
	3036,40 
	0,00 
	3036,40 
	467,64 
	0,00 
	 

	01-01-031-05
	      121 кВт (165 л.с.), группа грунтов 1
	620,93 
	0,00 
	620,93 
	52,17 
	0,00 
	 

	01-01-031-06
	      121 кВт (165 л.с.), группа грунтов 2
	727,37 
	0,00 
	727,37 
	61,11 
	0,00 
	 

	01-01-031-07
	      121 кВт (165 л.с.), группа грунтов 3
	833,82 
	0,00 
	833,82 
	70,05 
	0,00 
	 

	01-01-031-08
	      121 кВт (165 л.с.), группа грунтов 4
	2235,34 
	0,00 
	2235,34 
	187,80 
	0,00 
	 

	
	При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять:

	01-01-031-09
	      к расценке 01-01-031-01
	764,26 
	0,00 
	764,26 
	117,70 
	0,00 
	 

	01-01-031-10
	      к расценке 01-01-031-02
	867,54 
	0,00 
	867,54 
	133,61 
	0,00 
	 

	01-01-031-11
	      к расценке 01-01-031-03
	898,53 
	0,00 
	898,53 
	138,38 
	0,00 
	 

	01-01-031-12
	      к расценке 01-01-031-04
	1394,27 
	0,00 
	1394,27 
	214,73 
	0,00 
	 

	01-01-031-13
	      к расценке 01-01-031-05
	532,22 
	0,00 
	532,22 
	44,72 
	0,00 
	 

	01-01-031-14
	      к расценке 01-01-031-06
	585,45 
	0,00 
	585,45 
	49,19 
	0,00 
	 

	01-01-031-15
	      к расценке 01-01-031-07
	620,93 
	0,00 
	620,93 
	52,17 
	0,00 
	 

	01-01-031-16
	      к расценке 01-01-031-08
	961,23 
	0,00 
	961,23 
	80,76 
	0,00 
	 

	Таблица 01-01-032. Разработка грунта бульдозерами мощностью 132; 243 кВт (180; 330 л.с.) 

   

	
	Измеритель: 1000 м3 грунта

	
	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью:

	01-01-032-01
	      132 кВт (180 л.с.), группа грунтов 1
	646,56 
	0,00 
	646,56 
	47,00 
	0,00 
	 

	01-01-032-02
	      132 кВт (180 л.с.), группа грунтов 2
	765,92 
	0,00 
	765,92 
	55,67 
	0,00 
	 

	01-01-032-03
	      132 кВт (180 л.с.), группа грунтов 3
	831,57 
	0,00 
	831,57 
	60,44 
	0,00 
	 

	01-01-032-04
	      132 кВт (180 л.с.), группа грунтов 4
	2801,08 
	0,00 
	2801,08 
	203,60 
	0,00 
	 

	01-01-032-05
	      243 кВт (330 л.с.), группа грунтов 1
	632,30 
	0,00 
	632,30 
	39,99 
	0,00 
	 

	01-01-032-06
	      243 кВт (330 л.с.), группа грунтов 2
	698,21 
	0,00 
	698,21 
	44,16 
	0,00 
	 

	01-01-032-07
	      243 кВт (330 л.с.), группа грунтов 3
	793,42 
	0,00 
	793,42 
	50,18 
	0,00 
	 

	01-01-032-08
	      243 кВт (330 л.с.), группа грунтов 4
	2067,78 
	0,00 
	2067,78 
	130,78 
	0,00 
	 

	
	При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять:

	01-01-032-09
	      к расценке 01-01-032-01
	580,90 
	0,00 
	580,90 
	42,22 
	0,00 
	 

	01-01-032-10
	      к расценке 01-01-032-02
	622,68 
	0,00 
	622,68 
	45,26 
	0,00 
	 

	01-01-032-11
	      к расценке 01-01-032-03
	656,50 
	0,00 
	656,50 
	47,72 
	0,00 
	 

	01-01-032-12
	      к расценке 01-01-032-04
	1404,52 
	0,00 
	1404,52 
	102,09 
	0,00 
	 

	01-01-032-13
	      к расценке 01-01-032-05
	563,94 
	0,00 
	563,94 
	35,67 
	0,00 
	 

	01-01-032-14
	      к расценке 01-01-032-06
	590,79 
	0,00 
	590,79 
	37,36 
	0,00 
	 

	01-01-032-15
	      к расценке 01-01-032-07
	617,65 
	0,00 
	617,65 
	39,06 
	0,00 
	 

	01-01-032-16
	      к расценке 01-01-032-08
	1437,93 
	0,00 
	1437,93 
	90,94 
	0,00 
	 

	Таблица 01-01-033. Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59; 79 кВт (80; 108 л.с.) 

   

	
	Измеритель: 1000 м3 грунта

	
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью:

	01-01-033-01
	      59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1
	465,42 
	0,00 
	465,42 
	102,98 
	0,00 
	 

	01-01-033-02
	      59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2
	543,20 
	0,00 
	543,20 
	120,19 
	0,00 
	 

	01-01-033-03
	      59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 3
	634,45 
	0,00 
	634,45 
	140,38 
	0,00 
	 

	01-01-033-04
	      79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1
	279,34 
	0,00 
	279,34 
	50,61 
	0,00 
	 

	01-01-033-05
	      79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 2
	333,61 
	0,00 
	333,61 
	60,44 
	0,00 
	 

	01-01-033-06
	      79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 3
	379,90 
	0,00 
	379,90 
	68,83 
	0,00 
	 

	
	При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять:

	01-01-033-07
	      к расценке 01-01-033-01
	260,88 
	0,00 
	260,88 
	57,72 
	0,00 
	 

	01-01-033-08
	      к расценке 01-01-033-02
	268,23 
	0,00 
	268,23 
	59,35 
	0,00 
	 

	01-01-033-09
	      к расценке 01-01-033-03
	274,97 
	0,00 
	274,97 
	60,84 
	0,00 
	 

	01-01-033-10
	      к расценке 01-01-033-04
	138,07 
	0,00 
	138,07 
	25,02 
	0,00 
	 

	01-01-033-11
	      к расценке 01-01-033-05
	147,65 
	0,00 
	147,65 
	26,75 
	0,00 
	 

	01-01-033-12
	      к расценке 01-01-033-06
	156,43 
	0,00 
	156,43 
	28,34 
	0,00 
	 

	Таблица 01-01-034. Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96; 121 кВт (130; 165 л.с.) 

   

	
	Измеритель: 1000 м3 грунта

	
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью:

	01-01-034-01
	      96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 1
	554,89 
	0,00 
	554,89 
	85,46 
	0,00 
	 

	01-01-034-02
	      96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 2
	630,00 
	0,00 
	630,00 
	97,03 
	0,00 
	 

	01-01-034-03
	      96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 3
	692,91 
	0,00 
	692,91 
	106,71 
	0,00 
	 

	01-01-034-04
	      121 кВт (165 л.с.), группа грунтов 1
	379,01 
	0,00 
	379,01 
	31,84 
	0,00 
	 

	01-01-034-05
	      121 кВт (165 л.с.), группа грунтов 2
	443,52 
	0,00 
	443,52 
	37,26 
	0,00 
	 

	01-01-034-06
	      121 кВт (165 л.с.), группа грунтов 3
	509,64 
	0,00 
	509,64 
	42,82 
	0,00 
	 

	
	При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять:

	01-01-034-07
	      к расценке 01-01-034-01
	267,59 
	0,00 
	267,59 
	41,21 
	0,00 
	 

	01-01-034-08
	      к расценке 01-01-034-02
	303,26 
	0,00 
	303,26 
	46,71 
	0,00 
	 

	01-01-034-09
	      к расценке 01-01-034-03
	315,47 
	0,00 
	315,47 
	48,59 
	0,00 
	 

	01-01-034-10
	      к расценке 01-01-034-04
	185,47 
	0,00 
	185,47 
	15,58 
	0,00 
	 

	01-01-034-11
	      к расценке 01-01-034-05
	206,44 
	0,00 
	206,44 
	17,34 
	0,00 
	 

	01-01-034-12
	      к расценке 01-01-034-06
	217,73 
	0,00 
	217,73 
	18,29 
	0,00 
	 

	Таблица 01-01-035. Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 132; 243 кВт (180; 330 л.с.) 

   

	
	Измеритель: 1000 м3 грунта

	
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью:

	01-01-035-01
	      132 кВт (180 л.с.), группа грунтов 1
	393,90 
	0,00 
	393,90 
	28,63 
	0,00 
	 

	01-01-035-02
	      132 кВт (180 л.с.), группа грунтов 2
	467,51 
	0,00 
	467,51 
	33,98 
	0,00 
	 

	01-01-035-03
	      132 кВт (180 л.с.), группа грунтов 3
	507,30 
	0,00 
	507,30 
	36,87 
	0,00 
	 

	01-01-035-04
	      243 кВт (330 л.с.), группа грунтов 1
	383,28 
	0,00 
	383,28 
	24,24 
	0,00 
	 

	01-01-035-05
	      243 кВт (330 л.с.), группа грунтов 2
	427,23 
	0,00 
	427,23 
	27,02 
	0,00 
	 

	01-01-035-06
	      243 кВт (330 л.с.), группа грунтов 3
	483,38 
	0,00 
	483,38 
	30,57 
	0,00 
	 

	
	При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять:

	01-01-035-07
	      к расценке 01-01-035-01
	202,92 
	0,00 
	202,92 
	14,75 
	0,00 
	 

	01-01-035-08
	      к расценке 01-01-035-02
	218,83 
	0,00 
	218,83 
	15,91 
	0,00 
	 

	01-01-035-09
	      к расценке 01-01-035-03
	228,78 
	0,00 
	228,78 
	16,63 
	0,00 
	 

	01-01-035-10
	      к расценке 01-01-035-04
	197,75 
	0,00 
	197,75 
	12,51 
	0,00 
	 

	01-01-035-11
	      к расценке 01-01-035-05
	207,51 
	0,00 
	207,51 
	13,12 
	0,00 
	 

	01-01-035-12
	      к расценке 01-01-035-06
	217,28 
	0,00 
	217,28 
	13,74 
	0,00 
	 

	Таблица 01-01-036. Планировка площадей бульдозерами мощностью 59; 79; 132; 243 кВт (80; 108;180; 330 л.с.) 

   

	
	Измеритель: 1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера

	
	Планировка площадей бульдозерами мощностью:

	01-01-036-01
	      59 кВт (80л.с.)
	23,27 
	0,00 
	23,27 
	5,15 
	0,00 
	 

	01-01-036-02
	      79 кВт (108 л.с.)
	19,95 
	0,00 
	19,95 
	3,62 
	0,00 
	 

	01-01-036-03
	      132 кВт (180 л.с.)
	37,80 
	0,00 
	37,80 
	2,75 
	0,00 
	 

	01-01-036-04
	      243 кВт (330 л.с.)
	29,30 
	0,00 
	29,30 
	1,85 
	0,00 
	 

	Таблица 01-01-037. Засыпка траншей и котлованов предварительно разрыхленным скальным грунтом бульдозерами мощностью 79; 132; 243 кВт (108, 180, 330 л.с.) 

   

	
	Измеритель: 1000 м3 грунта

	
	Засыпка траншей и котлованов предварительно разрыхленным скальным грунтом с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью:

	01-01-037-01
	      79 кВт (108 л.с.)
	1755,82 
	0,00 
	1755,82 
	318,12 
	0,00 
	 

	01-01-037-02
	      132 кВт (180 л.с.)
	2626,01 
	0,00 
	2626,01 
	190,87 
	0,00 
	 

	01-01-037-03
	      243 кВт (330 л.с.)
	2148,34 
	0,00 
	2148,34 
	135,87 
	0,00 
	 

	
	При перемещении грунта на каждые 10 м добавлять:

	01-01-037-04
	      к расценке 01-01-037-01
	702,33 
	0,00 
	702,33 
	127,25 
	0,00 
	 

	01-01-037-05
	      к расценке 01-01-037-02
	1313,00 
	0,00 
	1313,00 
	95,44 
	0,00 
	 

	01-01-037-06
	      к расценке 01-01-037-03
	1513,61 
	0,00 
	1513,61 
	95,73 
	0,00 
	 

	Подраздел 1.5 РАЗРАБОТКА ВЫЕМОК И ОТСЫПКА НАСЫПЕЙ ДЛЯ ЖЕЛЕЗНЫХ И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ 

   

	Таблица 01-01-042. Разработка выемок с отсыпкой грунта в кавальеры экскаваторами «драглайн» с ковшом вместимостью 1; 0,65; 0,5 м3 

   

	
	Измеритель: 1000 м3 грунта

	
	Разработка выемок с отсыпкой грунта в кавальеры экскаваторами «драглайн» с ковшом вместимостью:

	01-01-042-01
	      1 м3, группа грунтов 1
	3182,08 
	29,00 
	3153,08 
	609,68 
	0,00 
	3,55 

	01-01-042-02
	      1 м3, группа грунтов 2
	3675,32 
	35,05 
	3640,27 
	705,81 
	0,00 
	4,29 

	01-01-042-03
	      1 м3, группа грунтов 3
	4500,06 
	43,87 
	4456,19 
	865,58 
	0,00 
	5,37 

	01-01-042-04
	      1 м3, группа грунтов 4
	5835,47 
	59,56 
	5775,91 
	1127,78 
	0,00 
	7,29 

	01-01-042-05
	      0,65 м3 группа грунтов 1
	3418,44 
	35,05 
	3383,39 
	437,33 
	0,00 
	4,29 

	01-01-042-06
	      0,65 м3 группа грунтов 2
	3876,10 
	40,85 
	3835,25 
	489,69 
	0,00 
	5 

	01-01-042-07
	      0,65 м3 группа грунтов 3
	4650,43 
	49,59 
	4600,84 
	583,93 
	0,00 
	6,07 

	01-01-042-08
	      0,65 м3 группа грунтов 4
	6081,20 
	70,67 
	6010,53 
	737,59 
	0,00 
	8,65 

	01-01-042-09
	      0,5 м3 группа грунтов 1
	4223,79 
	58,99 
	4164,80 
	609,68 
	0,00 
	7,22 

	01-01-042-10
	      0,5 м3 группа грунтов 2
	5248,61 
	76,47 
	5172,14 
	749,09 
	0,00 
	9,36 

	01-01-042-11
	      0,5 м3 группа грунтов 3
	6379,02 
	94,20 
	6284,82 
	907,33 
	0,00 
	11,53 

	01-01-042-12
	      0,5 м3 группа грунтов 4
	8184,88 
	126,96 
	8057,92 
	1148,08 
	0,00 
	15,54 

	Таблица 01-01-043. Разработка выемок и карьеров экскаваторами с ковшом вместимостью 2,5; 1 м3 с перемещением и отсыпкой грунта в насыпи железнодорожными составами широкой колеи 

   

	
	Измеритель: 1000 м3 грунта

	
	Разработка выемок и карьеров экскаваторами с перемещением и отсыпкой грунта в насыпи железнодорожными составами широкой колеи, вместимость ковша:

	01-01-043-01
	      2,5 м3, группа грунтов 1
	23848,04 
	4920,72 
	18650,73 
	1093,34 
	276,59 
	585,8 

	01-01-043-02
	      2,5 м3, группа грунтов 2
	27677,97 
	5115,60 
	22240,91 
	1310,84 
	321,46 
	609 

	01-01-043-03
	      2,5 м3, группа грунтов 3
	30603,53 
	5563,82 
	24663,70 
	1456,76 
	376,01 
	662,36 

	01-01-043-04
	      2,5 м3, группа грунтов 4
	37407,04 
	6392,06 
	30565,06 
	1812,08 
	449,92 
	760,96 

	01-01-043-05
	      1 м3, группа грунтов 1
	33186,21 
	6353,09 
	26048,94 
	1688,61 
	784,18 
	756,32 

	01-01-043-06
	      1 м3, группа грунтов 2
	38140,31 
	6625,92 
	30621,28 
	2017,89 
	893,11 
	788,8 

	01-01-043-07
	      1 м3, группа грунтов 3
	43566,09 
	7346,98 
	35171,14 
	2337,30 
	1047,97 
	874,64 

	01-01-043-08
	      1 м3, группа грунтов 4
	52415,48 
	8233,68 
	42921,55 
	2889,33 
	1260,25 
	980,2 

	Таблица 01-01-044. Возведение насыпей из резервов экскаваторами «драглайн» с ковшом вместимостью 1; 0,65; 0,5 м3 

   

	
	Измеритель: 1000 м3 грунта

	
	Возведение насыпей из резервов экскаваторами «драглайн» с ковшом вместимостью:

	01-01-044-01
	      1 м3, группа грунтов 1
	3079,16 
	25,49 
	3053,67 
	587,39 
	0,00 
	3,12 

	01-01-044-02
	      1 м3, группа грунтов 2
	3522,54 
	30,72 
	3491,82 
	673,52 
	0,00 
	3,76 

	01-01-044-03
	      1 м3, группа грунтов 3
	4337,37 
	38,40 
	4298,97 
	830,03 
	0,00 
	4,7 

	01-01-044-04
	      1 м3, группа грунтов 4
	5511,97 
	54,00 
	5457,97 
	1060,07 
	0,00 
	6,61 

	01-01-044-05
	      0,65 м3, группа грунтов 1
	3289,61 
	30,64 
	3258,97 
	435,44 
	0,00 
	3,75 

	01-01-044-06
	      0,65 м3, группа грунтов 2
	3703,85 
	35,70 
	3668,15 
	483,30 
	0,00 
	4,37 

	01-01-044-07
	      0,65 м3, группа грунтов 3
	4472,04 
	43,38 
	4428,66 
	582,27 
	0,00 
	5,31 

	01-01-044-08
	      0,65 м3, группа грунтов 4
	5738,26 
	61,85 
	5676,41 
	718,33 
	0,00 
	7,57 

	01-01-044-09
	      0,5 м3, группа грунтов 1
	3996,82 
	51,47 
	3945,35 
	587,39 
	0,00 
	6,3 

	01-01-044-10
	      0,5 м3, группа грунтов 2
	4914,41 
	67,57 
	4846,84 
	711,77 
	0,00 
	8,27 

	01-01-044-11
	      0,5 м3, группа грунтов 3
	6007,07 
	83,17 
	5923,90 
	868,65 
	0,00 
	10,18 

	01-01-044-12
	      0,5 м3, группа грунтов 4
	7596,15 
	111,85 
	7484,30 
	1081,12 
	0,00 
	13,69 

	Таблица 01-01-045. Устройство дорожных насыпей грейдер-элеваторами 

   

	
	Измеритель: 1000 м3 грунта

	
	Устройство дорожных насыпей грейдер-элеваторами при:

	01-01-045-01
	      двухсторонних резервах, группа грунтов 1
	1251,89 
	0,00 
	1251,89 
	198,83 
	0,00 
	 

	01-01-045-02
	      двухсторонних резервах, группа грунтов 2
	1783,23 
	0,00 
	1783,23 
	276,04 
	0,00 
	 

	01-01-045-03
	      двухсторонних резервах, группа грунтов 3
	2823,44 
	0,00 
	2823,44 
	424,25 
	0,00 
	 

	01-01-045-04
	      односторонних резервах, группа грунтов 1
	2493,21 
	0,00 
	2493,21 
	400,25 
	0,00 
	 

	01-01-045-05
	      односторонних резервах, группа грунтов 2
	3299,37 
	0,00 
	3299,37 
	519,40 
	0,00 
	 

	01-01-045-06
	      односторонних резервах, группа грунтов 3
	4407,63 
	0,00 
	4407,63 
	680,45 
	0,00 
	 

	Таблица 01-01-046. Устройство дорожных насыпей бульдозерами 

   

	
	Измеритель: 1000 м3 грунта

	
	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещением грунта до 20 м, группа грунтов:

	01-01-046-01
	      1
	1079,83 
	0,00 
	1079,83 
	195,64 
	0,00 
	 

	01-01-046-02
	      2
	1255,41 
	0,00 
	1255,41 
	227,46 
	0,00 
	 

	01-01-046-03
	      3
	1467,75 
	0,00 
	1467,75 
	263,75 
	0,00 
	 

	
	При перемещении на каждые последующие 10 м добавлять:

	01-01-046-04
	      к расценке 01-01-046-01
	438,96 
	0,00 
	438,96 
	79,53 
	0,00 
	 

	01-01-046-05
	      к расценкам 01-01-046-02, 01-01-046-03
	505,20 
	0,00 
	505,20 
	91,53 
	0,00 
	 

	Таблица 01-01-047. Устройство сливной призмы и кюветов в выемках 

   

	
	Измеритель: 100 м3 грунта

	
	Устройство сливной призмы и кюветов в выемках, группа грунтов:

	01-01-047-01
	      1
	1402,18 
	282,90 
	1119,28 
	112,18 
	0,00 
	31,68 

	01-01-047-02
	      2
	1693,96 
	410,15 
	1283,81 
	134,26 
	0,00 
	45,93 

	Таблица 01-01-048. Разработка продольных водоотводных и нагорных канав 

   

	
	Измеритель: 1000 м3 грунта

	
	Разработка продольных водоотводных и нагорных канав, группа грунтов:

	01-01-048-01
	      1
	8810,94 
	7198,74 
	1612,20 
	187,96 
	0,00 
	806,13 

	01-01-048-02
	      2
	12595,93 
	10761,54 
	1834,39 
	211,92 
	0,00 
	1205,1 

	01-01-048-03
	      3
	19654,88 
	17302,05 
	2352,83 
	267,87 
	0,00 
	1937,52 

	Таблица 01-01-049. Срезка недобора грунта в выемках 

   

	
	Измеритель: 1000 м3 грунта недобора

	
	Срезка недобора грунта в выемках, группа грунтов:

	01-01-049-01
	      1
	10010,35 
	3679,58 
	6317,75 
	741,98 
	13,02 
	430,36 

	01-01-049-02
	      2
	11157,77 
	4770,56 
	6372,02 
	751,85 
	15,19 
	557,96 

	01-01-049-03
	      3
	16026,22 
	6662,33 
	9342,19 
	1089,53 
	21,70 
	779,22 

	01-01-049-04
	      4
	17269,46 
	7874,89 
	9368,53 
	1094,06 
	26,04 
	921,04 

	Подраздел 1.6 РЫТЬЕ И ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ ДЛЯ МАГИСТРАЛЬНЫХ И ПРОМЫСЛОВЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ГАЗОНЕФТЕПРОДУКТОВ 

   

	Таблица 01-01-055. Рытье и засыпка траншей роторными экскаваторами для трубопроводов диаметром 300-700 мм 

   

	
	Измеритель: 1 км траншей

	
	Рытье и засыпка траншей глубиной 1,6 м роторными экскаваторами для трубопроводов диаметром 300-700 мм, группа грунтов:

	01-01-055-01
	      1
	14147,46 
	1511,62 
	12635,84 
	932,66 
	0,00 
	186,39 

	01-01-055-02
	      2
	17793,64 
	2112,74 
	15680,90 
	1136,03 
	0,00 
	260,51 

	01-01-055-03
	      3
	22384,60 
	2678,49 
	19706,11 
	1372,48 
	0,00 
	330,27 

	01-01-055-04
	      4
	29265,65 
	3594,06 
	25671,59 
	1678,98 
	0,00 
	413,11 

	
	При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать:

	01-01-055-05
	      к расценке 01-01-055-01
	1586,12 
	419,29 
	1166,83 
	90,79 
	0,00 
	51,7 

	01-01-055-06
	      к расценке 01-01-055-02
	1879,17 
	535,26 
	1343,91 
	102,71 
	0,00 
	66 

	01-01-055-07
	      к расценке 01-01-055-03
	2296,09 
	678,00 
	1618,09 
	118,56 
	0,00 
	83,6 

	01-01-055-08
	      к расценке 01-01-055-04
	2778,31 
	682,78 
	2095,53 
	145,80 
	0,00 
	78,48 

	Таблица 01-01-056. Рытье и засыпка траншей роторными экскаваторами для трубопроводов диаметром 800-1000 мм 

   

	
	Измеритель: 1 км траншей

	
	Рытье и засыпка траншей глубиной 2 м роторными экскаваторами для трубопроводов диаметром 800-1000 мм, группа грунтов:

	01-01-056-01
	      1
	20432,21 
	2077,38 
	18354,83 
	1452,05 
	0,00 
	256,15 

	01-01-056-02
	      2
	24906,61 
	2890,65 
	22015,96 
	1733,06 
	0,00 
	356,43 

	01-01-056-03
	      3
	32085,09 
	3606,68 
	28478,41 
	2169,99 
	0,00 
	444,72 

	01-01-056-04
	      4
	42111,52 
	4684,60 
	37426,92 
	2701,30 
	0,00 
	538,46 

	
	При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать:

	01-01-056-05
	      к расценке 01-01-056-01
	1638,17 
	576,13 
	1062,04 
	89,77 
	0,00 
	71,04 

	01-01-056-06
	      к расценке 01-01-056-02
	1908,53 
	702,16 
	1206,37 
	102,32 
	0,00 
	86,58 

	01-01-056-07
	      к расценке 01-01-056-03
	2704,15 
	883,18 
	1820,97 
	143,55 
	0,00 
	108,9 

	01-01-056-08
	      к расценке 01-01-056-04
	3063,83 
	851,73 
	2212,10 
	167,30 
	0,00 
	97,9 

	Таблица 01-01-057. Рытье и засыпка траншей роторными экскаваторами для трубопроводов диаметром 1200-1400 мм 

   

	
	Измеритель: 1 км траншей

	
	Рытье и засыпка траншей глубиной 2,3 м роторными экскаваторами для трубопроводов диаметром 1200-1400 мм, группа грунтов:

	01-01-057-01
	      1
	26497,20 
	4149,97 
	22347,23 
	1220,83 
	0,00 
	511,71 

	01-01-057-02
	      2
	31357,39 
	5446,27 
	25911,12 
	1421,15 
	0,00 
	671,55 

	01-01-057-03
	      3
	41618,48 
	7011,91 
	34606,57 
	1840,62 
	0,00 
	864,6 

	01-01-057-04
	      4
	56720,97 
	8781,26 
	47939,71 
	2430,28 
	0,00 
	1009,34 

	
	При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать:

	01-01-057-05
	      к расценке 01-01-057-01
	2430,11 
	612,22 
	1817,89 
	111,34 
	0,00 
	75,49 

	01-01-057-06
	      к расценке 01-01-057-02
	2520,50 
	796,00 
	1724,50 
	116,06 
	0,00 
	98,15 

	01-01-057-07
	      к расценке 01-01-057-03
	3151,14 
	1002,56 
	2148,58 
	140,02 
	0,00 
	123,62 

	01-01-057-08
	      к расценке 01-01-057-04
	4099,92 
	1111,77 
	2988,15 
	181,00 
	0,00 
	127,79 

	Таблица 01-01-058. Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 300-600 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 

   

	
	Измеритель: 1 км траншей

	
	Рытье и засыпка траншей глубиной 1,4 м для трубопроводов диаметром 300-600 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3, группа грунтов:

	01-01-058-01
	      1
	16297,78 
	1283,00 
	15014,78 
	1532,10 
	0,00 
	158,2 

	01-01-058-02
	      2
	15918,21 
	1484,62 
	14433,59 
	1487,38 
	0,00 
	183,06 

	01-01-058-03
	      3
	15223,45 
	1812,10 
	13411,35 
	1394,97 
	0,00 
	223,44 

	01-01-058-04
	      4
	18033,37 
	2707,61 
	15325,76 
	1604,46 
	0,00 
	311,22 

	
	При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать:

	01-01-058-05
	      к расценке 01-01-058-01
	4747,43 
	485,06 
	4262,37 
	431,57 
	0,00 
	59,81 

	01-01-058-06
	      к расценке 01-01-058-02
	6037,10 
	654,31 
	5382,79 
	549,05 
	0,00 
	80,68 

	01-01-058-07
	      к расценке 01-01-058-03
	6662,42 
	832,09 
	5830,33 
	601,89 
	0,00 
	102,6 

	01-01-058-08
	      к расценке 01-01-058-04
	5535,29 
	852,95 
	4682,34 
	487,39 
	0,00 
	98,04 

	Таблица 01-01-059. Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 700-800 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 

   

	
	Измеритель: 1 км траншей

	
	Рытье и засыпка траншей глубиной 1,6 м для трубопроводов диаметром 700-800 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3, группа грунтов:

	01-01-059-01
	      1
	22417,04 
	1851,19 
	20565,85 
	2097,54 
	0,00 
	228,26 

	01-01-059-02
	      2
	26606,66 
	2556,84 
	24049,82 
	2476,40 
	0,00 
	315,27 

	01-01-059-03
	      3
	28448,97 
	3217,40 
	25231,57 
	2622,47 
	0,00 
	396,72 

	01-01-059-04
	      4
	27493,54 
	4205,23 
	23288,31 
	2437,51 
	0,00 
	483,36 

	
	При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать:

	01-01-059-05
	      к расценке 01-01-059-01
	4673,17 
	458,22 
	4214,95 
	428,72 
	0,00 
	56,5 

	01-01-059-06
	      к расценке 01-01-059-02
	5332,20 
	577,35 
	4754,85 
	487,80 
	0,00 
	71,19 

	01-01-059-07
	      к расценке 01-01-059-03
	5106,10 
	696,49 
	4409,61 
	455,14 
	0,00 
	85,88 

	01-01-059-08
	      к расценке 01-01-059-04
	4475,10 
	714,10 
	3761,00 
	391,46 
	0,00 
	82,08 

	Таблица 01-01-060. Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 1000 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 

   

	
	Измеритель: 1 км траншей


	
	Рытье и засыпка траншей глубиной 2 м для трубопроводов диаметром 1000 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3, группа грунтов:

	01-01-060-01
	      1
	34763,06 
	2840,93 
	31922,13 
	3257,15 
	0,00 
	350,3 

	01-01-060-02
	      2
	41183,58 
	3903,99 
	37279,59 
	3839,66 
	0,00 
	481,38 

	01-01-060-03
	      3
	43897,44 
	4900,06 
	38997,38 
	4058,36 
	0,00 
	604,2 

	01-01-060-04
	      4
	42468,30 
	6327,68 
	36140,62 
	3781,13 
	0,00 
	727,32 

	
	При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать:

	01-01-060-05
	      к расценке 01-01-060-01
	5823,33 
	650,67 
	5172,66 
	526,15 
	0,00 
	80,23 

	01-01-060-06
	      к расценке 01-01-060-02
	6648,05 
	788,13 
	5859,92 
	601,35 
	0,00 
	97,18 

	01-01-060-07
	      к расценке 01-01-060-03
	6940,57 
	998,50 
	5942,07 
	614,63 
	0,00 
	123,12 

	01-01-060-08
	      к расценке 01-01-060-04
	5948,95 
	981,88 
	4967,07 
	519,10 
	0,00 
	112,86 

	Таблица 01-01-061. Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 1000 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 

   

	
	Измеритель: 1 км траншей

	
	Рытье и засыпка траншей глубиной 2 м для трубопроводов диаметром 1000 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3, группа грунтов:

	01-01-061-01
	      1
	31938,82 
	2688,63 
	29250,19 
	4115,81 
	0,00 
	331,52 

	01-01-061-02
	      2
	36288,62 
	3702,38 
	32586,24 
	4647,11 
	0,00 
	456,52 

	01-01-061-03
	      3
	39422,78 
	4646,30 
	34776,48 
	5136,40 
	0,00 
	572,91 

	01-01-061-04
	      4
	38507,68 
	6119,41 
	32388,27 
	4923,12 
	0,00 
	703,38 

	
	При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать:

	01-01-061-05
	      к расценке 01-01-061-01
	5981,38 
	630,15 
	5351,23 
	715,17 
	0,00 
	77,7 

	01-01-061-06
	      к расценке 01-01-061-02
	6563,83 
	753,91 
	5809,92 
	798,37 
	0,00 
	92,96 

	01-01-061-07
	      к расценке 01-01-061-03
	6692,76 
	953,74 
	5739,02 
	814,76 
	0,00 
	117,6 

	01-01-061-08
	      к расценке 01-01-061-04
	5871,67 
	953,61 
	4918,06 
	706,50 
	0,00 
	109,61 

	Таблица 01-01-062. Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 1000 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м3 

   

	
	Измеритель: 1 км траншей

	
	Рытье и засыпка траншей глубиной 2 м для трубопроводов диаметром 1000 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м3, группа грунтов:

	01-01-062-01
	      1
	26179,99 
	2556,60 
	23623,39 
	3091,22 
	0,00 
	315,24 

	01-01-062-02
	      2
	30930,90 
	3578,78 
	27352,12 
	3716,38 
	0,00 
	441,28 

	01-01-062-03
	      3
	33231,89 
	4536,33 
	28695,56 
	4095,14 
	0,00 
	559,35 

	01-01-062-04
	      4
	34380,91 
	6040,06 
	28340,85 
	4240,60 
	0,00 
	694,26 

	
	При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать:

	01-01-062-05
	      к расценке 01-01-062-01
	4321,76 
	612,14 
	3709,62 
	497,37 
	0,00 
	75,48 

	01-01-062-06
	      к расценке 01-01-062-02
	4996,32 
	744,82 
	4251,50 
	596,00 
	0,00 
	91,84 

	01-01-062-07
	      к расценке 01-01-062-03
	5288,58 
	943,92 
	4344,66 
	629,24 
	0,00 
	116,39 

	01-01-062-08
	      к расценке 01-01-062-04
	4979,48 
	952,13 
	4027,35 
	602,58 
	0,00 
	109,44 

	Таблица 01-01-063. Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 1200 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 

   

	
	Измеритель: 1 км траншей

	
	Рытье и засыпка траншей глубиной 2,2 м для трубопроводов диаметром 1200 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3, группа грунтов:

	01-01-063-01
	      1
	44119,09 
	3546,58 
	40572,51 
	4135,73 
	0,00 
	437,31 

	01-01-063-02
	      2
	52182,78 
	4655,46 
	47527,32 
	4891,96 
	0,00 
	574,04 

	01-01-063-03
	      3
	56092,97 
	5889,32 
	50203,65 
	5216,89 
	0,00 
	726,18 

	01-01-063-04
	      4
	51565,05 
	6654,98 
	44910,07 
	4698,87 
	0,00 
	764,94 

	
	При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать:

	01-01-063-05
	      к расценке 01-01-063-01
	6445,59 
	522,37 
	5923,22 
	603,25 
	0,00 
	64,41 

	01-01-063-06
	      к расценке 01-01-063-02
	7342,13 
	659,83 
	6682,30 
	686,31 
	0,00 
	81,36 

	01-01-063-07
	      к расценке 01-01-063-03
	7561,96 
	795,10 
	6766,86 
	702,43 
	0,00 
	98,04 

	01-01-063-08
	      к расценке 01-01-063-04
	7102,91 
	892,62 
	6210,29 
	650,94 
	0,00 
	102,6 

	Таблица 01-01-064. Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 1200 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 

   

	
	Измеритель: 1 км траншей

	
	Рытье и засыпка траншей глубиной 2,2 м для трубопроводов диаметром 1200 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3, группа грунтов:

	01-01-064-01
	      1
	42074,74 
	3351,70 
	38723,04 
	5366,88 
	0,00 
	413,28 

	01-01-064-02
	      2
	47364,53 
	4359,94 
	43004,59 
	6046,15 
	0,00 
	537,6 

	01-01-064-03
	      3
	51197,40 
	5581,06 
	45616,34 
	6655,90 
	0,00 
	688,17 

	01-01-064-04
	      4
	47506,03 
	6397,11 
	41108,92 
	6185,85 
	0,00 
	735,3 

	
	При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать:

	01-01-064-05
	      к расценке 01-01-064-01
	8601,39 
	545,48 
	8055,91 
	1217,20 
	0,00 
	67,26 

	01-01-064-06
	      к расценке 01-01-064-02
	9454,53 
	693,41 
	8761,12 
	1345,11 
	0,00 
	85,5 

	01-01-064-07
	      к расценке 01-01-064-03
	6935,20 
	733,14 
	6202,06 
	907,04 
	0,00 
	90,4 

	01-01-064-08
	      к расценке 01-01-064-04
	6526,04 
	815,97 
	5710,07 
	848,64 
	0,00 
	93,79 

	Таблица 01-01-065. Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 1200 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м3 

   

	
	Измеритель: 1 км траншей

	
	Рытье и засыпка траншей глубиной 2,2 м для трубопроводов диаметром 1200 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м3, группа грунтов:

	01-01-065-01
	      1
	33107,40 
	3195,75 
	29911,65 
	3934,32 
	0,00 
	394,05 

	01-01-065-02
	      2
	38651,52 
	3887,61 
	34763,91 
	4746,65 
	0,00 
	479,36 

	01-01-065-03
	      3
	42403,65 
	5443,59 
	36960,06 
	5287,15 
	0,00 
	671,22 

	01-01-065-04
	      4
	42023,10 
	6297,93 
	35725,17 
	5365,11 
	0,00 
	723,9 

	
	При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать:

	01-01-065-05
	      к расценке 01-01-065-01
	4830,09 
	531,12 
	4298,97 
	568,82 
	0,00 
	65,49 

	01-01-065-06
	      к расценке 01-01-065-02
	5582,06 
	663,07 
	4918,99 
	681,46 
	0,00 
	81,76 

	01-01-065-07
	      к расценке 01-01-065-03
	5772,28 
	778,97 
	4993,31 
	721,09 
	0,00 
	96,05 

	01-01-065-08
	      к расценке 01-01-065-04
	5640,16 
	882,70 
	4757,46 
	709,45 
	0,00 
	101,46 

	Таблица 01-01-066. Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 1400 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 

   

	
	Измеритель: 1 км траншей

	
	Рытье и засыпка траншей глубиной 2,3 м для трубопроводов диаметром 1400 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3, группа грунтов:

	01-01-066-01
	      1
	44929,79 
	5477,17 
	39452,62 
	5382,90 
	0,00 
	675,36 

	01-01-066-02
	      2
	50862,50 
	7203,14 
	43659,36 
	6062,18 
	0,00 
	888,18 

	01-01-066-03
	      3
	56529,57 
	9541,25 
	46988,32 
	6810,13 
	0,00 
	1176,48 

	01-01-066-04
	      4
	57714,41 
	12139,63 
	45574,78 
	6829,60 
	0,00 
	1395,36 

	
	При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать:

	01-01-066-05
	      к расценке 01-01-066-01
	6001,33 
	717,57 
	5283,76 
	723,91 
	0,00 
	88,48 

	01-01-066-06
	      к расценке 01-01-066-02
	6658,88 
	916,43 
	5742,45 
	807,44 
	0,00 
	113 

	01-01-066-07
	      к расценке 01-01-066-03
	7026,66 
	1146,43 
	5880,23 
	858,42 
	0,00 
	141,36 

	01-01-066-08
	      к расценке 01-01-066-04
	6842,10 
	1346,85 
	5495,25 
	791,69 
	0,00 
	154,81 

	Таблица 01-01-067. Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 1400 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м3 

   

	
	Измеритель: 1 км траншей

	
	Рытье и засыпка траншей глубиной 2,3 м для трубопроводов диаметром 1400 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м3, группа грунтов:

	01-01-067-01
	      1
	41107,03 
	5275,23 
	35831,80 
	4653,62 
	0,00 
	650,46 

	01-01-067-02
	      2
	48472,50 
	7003,15 
	41469,35 
	5581,97 
	0,00 
	863,52 

	01-01-067-03
	      3
	53727,89 
	9292,60 
	44435,29 
	6268,50 
	0,00 
	1145,82 

	01-01-067-04
	      4
	57557,17 
	12030,53 
	45526,64 
	6754,08 
	0,00 
	1382,82 

	
	При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать:

	01-01-067-05
	      к расценке 01-01-067-01
	5411,87 
	684,16 
	4727,71 
	614,45 
	0,00 
	84,36 

	01-01-067-06
	      к расценке 01-01-067-02
	6428,74 
	899,24 
	5529,50 
	760,13 
	0,00 
	110,88 

	01-01-067-07
	      к расценке 01-01-067-03
	6721,86 
	1118,04 
	5603,82 
	799,67 
	0,00 
	137,86 

	01-01-067-08
	      к расценке 01-01-067-04
	6585,18 
	1348,85 
	5236,33 
	769,20 
	0,00 
	155,04 

	Таблица 01-01-068. Рытье и засыпка траншей одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 для трубопроводов диаметром до 600 мм при балластировке и закреплении трубопроводов на обводненных и затопляемых участках 

   

	
	Измеритель: 1 км траншей

	
	Рытье и засыпка траншей глубиной 1,4 м одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 для трубопроводов диаметром до 600 мм при балластировке и закреплении трубопроводов на обводненных и затопляемых участках, группа грунтов:

	01-01-068-01
	      1
	25480,09 
	1759,55 
	23720,54 
	2420,03 
	0,00 
	216,96 

	01-01-068-02
	      2
	24830,46 
	2034,47 
	22795,99 
	2348,76 
	0,00 
	250,86 

	01-01-068-03
	      3
	23678,89 
	2487,01 
	21191,88 
	2203,77 
	0,00 
	306,66 

	01-01-068-04
	      4
	27984,58 
	3709,33 
	24275,25 
	2541,17 
	0,00 
	426,36 

	
	При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать:

	01-01-068-05
	      к расценке 01-01-068-01
	6002,70 
	599,49 
	5403,21 
	547,42 
	0,00 
	73,92 

	01-01-068-06
	      к расценке 01-01-068-02
	7629,56 
	806,46 
	6823,10 
	696,33 
	0,00 
	99,44 

	01-01-068-07
	      к расценке 01-01-068-03
	8379,19 
	1026,24 
	7352,95 
	759,48 
	0,00 
	126,54 

	01-01-068-08
	      к расценке 01-01-068-04
	6985,01 
	1041,39 
	5943,62 
	618,96 
	0,00 
	119,7 

	Таблица 01-01-069. Рытье и засыпка траншей одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 для трубопроводов диаметром 700-800 мм при балластировке и закреплении трубопроводов на обводненных и затопляемых участках 

   

	
	Измеритель: 1 км траншей

	
	Рытье и засыпка траншей глубиной 1,6 м одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 для трубопроводов диаметром 700-800 мм при балластировке и закреплении трубопроводов на обводненных и затопляемых участках, группа грунтов:

	01-01-069-01
	      1
	33334,79 
	2465,20 
	30869,59 
	3148,21 
	0,00 
	303,97 

	01-01-069-02
	      2
	39438,55 
	3399,96 
	36038,59 
	3710,26 
	0,00 
	419,23 

	01-01-069-03
	      3
	42121,93 
	4280,62 
	37841,31 
	3932,62 
	0,00 
	527,82 

	01-01-069-04
	      4
	40584,33 
	5593,75 
	34990,58 
	3662,43 
	0,00 
	642,96 

	
	При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать:

	01-01-069-05
	      к расценке 01-01-069-01
	5851,48 
	568,19 
	5283,29 
	537,12 
	0,00 
	70,06 

	01-01-069-06
	      к расценке 01-01-069-02
	6719,53 
	705,65 
	6013,88 
	617,07 
	0,00 
	87,01 

	01-01-069-07
	      к расценке 01-01-069-03
	6485,90 
	869,07 
	5616,83 
	580,08 
	0,00 
	107,16 

	01-01-069-08
	      к расценке 01-01-069-04
	5539,26 
	872,78 
	4666,48 
	485,50 
	0,00 
	100,32 

	Таблица 01-01-070. Рытье и засыпка траншей одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 для трубопроводов диаметром до 1000 мм при балластировке и закреплении трубопроводов на обводненных и затопляемых участках 

   

	
	Измеритель: 1 км траншей

	
	Рытье и засыпка траншей глубиной 2,0 м одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 для трубопроводов диаметром до 1000 мм при балластировке и закреплении трубопроводов на обводненных и затопляемых участках, группа грунтов:

	01-01-070-01
	      1
	47276,27 
	3583,24 
	43693,03 
	4459,71 
	0,00 
	441,83 

	01-01-070-02
	      2
	55945,99 
	4921,23 
	51024,76 
	5256,86 
	0,00 
	606,81 

	01-01-070-03
	      3
	59683,38 
	6175,93 
	53507,45 
	5568,10 
	0,00 
	761,52 

	01-01-070-04
	      4
	57456,18 
	7974,07 
	49482,11 
	5177,86 
	0,00 
	916,56 

	
	При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать:

	01-01-070-05
	      к расценке 01-01-070-01
	7263,02 
	797,29 
	6465,73 
	657,31 
	0,00 
	98,31 

	01-01-070-06
	      к расценке 01-01-070-02
	8313,87 
	971,42 
	7342,45 
	753,24 
	0,00 
	119,78 

	01-01-070-07
	      к расценке 01-01-070-03
	8649,01 
	1229,64 
	7419,37 
	767,20 
	0,00 
	151,62 

	01-01-070-08
	      к расценке 01-01-070-04
	7494,47 
	1210,00 
	6284,47 
	657,18 
	0,00 
	139,08 

	Таблица 01-01-071. Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 1000 мм при балластировке и закреплении трубопроводов на обводненных и затопляемых участках одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 

   

	
	Измеритель: 1 км трубопровода

	
	Рытье и засыпка траншей глубиной 2,0 м одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 для трубопроводов диаметром 1000 мм при балластировке и закреплении трубопроводов на обводненных и затопляемых участках, группа грунтов:

	01-01-071-01
	      1
	43279,40 
	3388,03 
	39891,37 
	5613,90 
	0,00 
	417,76 

	01-01-071-02
	      2
	49359,52 
	4664,63 
	44694,89 
	6375,00 
	0,00 
	575,17 

	01-01-071-03
	      3
	52510,84 
	4939,56 
	47571,28 
	7023,51 
	0,00 
	609,07 

	01-01-071-04
	      4
	52109,57 
	7706,29 
	44403,28 
	6750,75 
	0,00 
	885,78 

	
	При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать:

	01-01-071-05
	      к расценке 01-01-071-01
	7295,87 
	774,18 
	6521,69 
	871,81 
	0,00 
	95,46 

	01-01-071-06
	      к расценке 01-01-071-02
	8011,45 
	926,49 
	7084,96 
	973,97 
	0,00 
	114,24 

	01-01-071-07
	      к расценке 01-01-071-03
	8173,21 
	1171,73 
	7001,48 
	994,57 
	0,00 
	144,48 

	01-01-071-08
	      к расценке 01-01-071-04
	7178,07 
	1169,89 
	6008,18 
	863,27 
	0,00 
	134,47 

	Таблица 01-01-072. Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 1000 мм при балластировке и закреплении трубопроводов на обводненных и затопляемых участках одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м3 

   

	
	Измеритель: 1 км траншей

	
	Рытье и засыпка траншей глубиной 2 м одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м3 для трубопроводов диаметром 1000 мм при балластировке и закреплении трубопроводов на обводненных и затопляемых участках, группа грунтов:

	01-01-072-01
	      1
	35574,10 
	3222,75 
	32351,35 
	4232,76 
	0,00 
	397,38 

	01-01-072-02
	      2
	41870,25 
	4505,27 
	37364,98 
	5071,58 
	0,00 
	555,52 

	01-01-072-03
	      3
	45080,23 
	5718,52 
	39361,71 
	5618,42 
	0,00 
	705,12 

	01-01-072-04
	      4
	46411,10 
	7607,11 
	38803,99 
	5804,29 
	0,00 
	874,38 

	
	При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать:

	01-01-072-05
	      к расценке 01-01-072-01
	6119,08 
	756,18 
	5362,90 
	670,73 
	0,00 
	93,24 

	01-01-072-06
	      к расценке 01-01-072-02
	6961,48 
	917,40 
	6044,08 
	794,96 
	0,00 
	113,12 

	01-01-072-07
	      к расценке 01-01-072-03
	7330,75 
	1163,87 
	6166,88 
	838,31 
	0,00 
	143,51 

	01-01-072-08
	      к расценке 01-01-072-04
	6953,53 
	1170,32 
	5783,21 
	806,19 
	0,00 
	134,52 

	Таблица 01-01-073. Рытье и засыпка траншей одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 для трубопроводов диаметром 1200 мм при балластировке и закреплении трубопроводов на обводненных и затопляемых участках 

   

	
	Измеритель: 1 км траншей

	
	Рытье и засыпка траншей глубиной 2,2 м одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 для трубопроводов диаметром 1200 мм при балластировке и закреплении трубопроводов на обводненных и затопляемых участках, группа грунтов:

	01-01-073-01
	      1
	60393,46 
	4362,21 
	56031,25 
	5711,73 
	0,00 
	537,88 

	01-01-073-02
	      2
	71239,31 
	5727,69 
	65511,62 
	6742,48 
	0,00 
	706,25 

	01-01-073-03
	      3
	76523,03 
	7248,39 
	69274,64 
	7198,17 
	0,00 
	893,76 

	01-01-073-04
	      4
	70205,49 
	8182,35 
	62023,14 
	6489,23 
	0,00 
	940,5 

	
	При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать:

	01-01-073-05
	      к расценке 01-01-073-01
	8079,75 
	641,50 
	7438,25 
	757,72 
	0,00 
	79,1 

	01-01-073-06
	      к расценке 01-01-073-02
	9218,51 
	815,62 
	8402,89 
	863,27 
	0,00 
	100,57 

	01-01-073-07
	      к расценке 01-01-073-03
	9502,62 
	980,01 
	8522,61 
	884,95 
	0,00 
	120,84 

	01-01-073-08
	      к расценке 01-01-073-04
	8914,64 
	1090,98 
	7823,66 
	820,05 
	0,00 
	125,4 

	Таблица 01-01-074. Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 1200 мм при балластировке трубопроводов на обводненных и затопляемых участках одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 

   

	
	Измеритель: 1 км траншей

	
	Рытье и засыпка траншей глубиной 2,2 м одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 для трубопроводов диаметром 1200 мм при балластировке и закреплении трубопроводов на обводненных и затопляемых участках, группа грунтов:

	01-01-074-01
	      1
	57557,82 
	4123,77 
	53434,05 
	7406,57 
	0,00 
	508,48 

	01-01-074-02
	      2
	64626,50 
	5359,09 
	59267,41 
	8329,86 
	0,00 
	660,8 

	01-01-074-03
	      3
	69795,22 
	6864,06 
	62931,16 
	9180,80 
	0,00 
	846,37 

	01-01-074-04
	      4
	64592,85 
	7864,97 
	56727,88 
	8535,82 
	0,00 
	904,02 

	
	При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать:

	01-01-074-05
	      к расценке 01-01-074-01
	10800,04 
	665,67 
	10134,37 
	1534,81 
	0,00 
	82,08 

	01-01-074-06
	      к расценке 01-01-074-02
	11866,47 
	850,58 
	11015,89 
	1694,70 
	0,00 
	104,88 

	01-01-074-07
	      к расценке 01-01-074-03
	8759,64 
	898,10 
	7861,54 
	1155,14 
	0,00 
	110,74 

	01-01-074-08
	      к расценке 01-01-074-04
	8111,82 
	1002,76 
	7109,06 
	1057,71 
	0,00 
	115,26 

	Таблица 01-01-075. Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 1200 мм при балластировке и закреплении трубопроводов на обводненных и затопляемых участках одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м3 

   

	
	Измеритель: 1 км траншей

	
	Рытье и засыпка траншей глубиной 2,2 м одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м3 для трубопроводов диаметром 1200 мм при балластировке и закреплении трубопроводов на обводненных и затопляемых участках, группа грунтов:

	01-01-075-01
	      1
	45121,13 
	3933,92 
	41187,21 
	5418,12 
	0,00 
	485,07 

	01-01-075-02
	      2
	52788,68 
	4777,76 
	48010,92 
	6561,16 
	0,00 
	589,12 

	01-01-075-03
	      3
	57593,97 
	6699,10 
	50894,87 
	7278,59 
	0,00 
	826,03 

	01-01-075-04
	      4
	57075,50 
	7745,96 
	49329,54 
	7410,68 
	0,00 
	890,34 

	
	При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать:

	01-01-075-05
	      к расценке 01-01-075-01
	6045,56 
	648,15 
	5397,41 
	717,61 
	0,00 
	79,92 

	01-01-075-06
	      к расценке 01-01-075-02
	7016,69 
	817,49 
	6199,20 
	863,20 
	0,00 
	100,8 

	01-01-075-07
	      к расценке 01-01-075-03
	7238,37 
	953,09 
	6285,28 
	911,54 
	0,00 
	117,52 

	01-01-075-08
	      к расценке 01-01-075-04
	7066,70 
	1081,06 
	5985,64 
	896,63 
	0,00 
	124,26 

	Таблица 01-01-076. Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 1400 мм при балластировке и закреплении трубопроводов на обводненных и затопляемых участках одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 

   

	
	Измеритель: 1 км траншей

	
	Рытье и засыпка траншей глубиной 2,3 м одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 для трубопроводов диаметром 1400 мм при балластировке и закреплении трубопроводов на обводненных и затопляемых участках, группа грунтов:

	01-01-076-01
	      1
	53758,01 
	6076,66 
	47681,35 
	6501,91 
	0,00 
	749,28 

	01-01-076-02
	      2
	60890,53 
	7991,27 
	52899,26 
	7349,12 
	0,00 
	985,36 

	01-01-076-03
	      3
	67407,05 
	10595,23 
	56811,82 
	8232,88 
	0,00 
	1306,44 

	01-01-076-04
	      4
	68699,93 
	13478,56 
	55221,37 
	8275,03 
	0,00 
	1549,26 

	
	При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать:

	01-01-076-05
	      к расценке 01-01-076-01
	6592,86 
	726,66 
	5866,20 
	803,78 
	0,00 
	89,6 

	01-01-076-06
	      к расценке 01-01-076-02
	7311,94 
	934,76 
	6377,18 
	896,83 
	0,00 
	115,26 

	01-01-076-07
	      к расценке 01-01-076-03
	7619,11 
	1154,70 
	6464,41 
	940,09 
	0,00 
	142,38 

	01-01-076-08
	      к расценке 01-01-076-04
	7473,82 
	1376,34 
	6097,48 
	878,49 
	0,00 
	158,2 

	Таблица 01-01-077. Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 1400 мм при балластировке и закреплении трубопроводов на обводненных и затопляемых участках одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м3 

   

	
	Измеритель: 1 км траншей

	
	Рытье и засыпка траншей глубиной 2,3 м одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м3 для трубопроводов диаметром 1400 мм при балластировке и закреплении трубопроводов на обводненных и затопляемых участках, группа грунтов:

	01-01-077-01
	      1
	49307,91 
	5851,37 
	43456,54 
	5647,93 
	0,00 
	721,5 

	01-01-077-02
	      2
	57933,98 
	7775,22 
	50158,76 
	6756,45 
	0,00 
	958,72 

	01-01-077-03
	      3
	64144,87 
	10319,00 
	53825,87 
	7596,79 
	0,00 
	1272,38 

	01-01-077-04
	      4
	68526,48 
	13349,63 
	55176,85 
	8191,74 
	0,00 
	1534,44 

	
	При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать:

	01-01-077-05
	      к расценке 01-01-077-01
	6799,36 
	837,20 
	5962,16 
	776,79 
	0,00 
	103,23 

	01-01-077-06
	      к расценке 01-01-077-02
	8091,23 
	1108,15 
	6983,08 
	962,27 
	0,00 
	136,64 

	01-01-077-07
	      к расценке 01-01-077-03
	8465,90 
	1374,65 
	7091,25 
	1014,45 
	0,00 
	169,5 

	01-01-077-08
	      к расценке 01-01-077-04
	8281,31 
	1656,31 
	6625,00 
	975,78 
	0,00 
	190,38 

	Таблица 01-01-078. Рытье траншей одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 на заболоченных и обводненных участках при работе со сланей для трубопроводов 

   

	
	Измеритель: 1 км траншей

	
	Рытье траншей одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 на заболоченных и обводненных участках при работе со сланей для трубопроводов диаметром:

	01-01-078-01
	      до 300 мм, глубина траншеи 1,2 м
	57657,85 
	5378,20 
	25222,94 
	3106,07 
	27056,71 
	673,96 

	01-01-078-02
	      до 600 мм, глубина траншеи 1,4 м
	65224,93 
	5639,31 
	32528,91 
	3905,52 
	27056,71 
	706,68 

	01-01-078-03
	      до 800 мм, глубина траншеи 1,6 м
	73348,79 
	5872,72 
	40419,36 
	4768,92 
	27056,71 
	735,93 

	01-01-078-04
	      до 1000 мм, глубина траншеи 1,8 м
	81472,66 
	6106,14 
	48309,81 
	5632,33 
	27056,71 
	765,18 

	01-01-078-05
	      до 1200 мм, глубина траншеи 2,2 м
	98314,19 
	6582,30 
	64675,18 
	7423,10 
	27056,71 
	824,85 

	01-01-078-06
	      до 1400 мм, глубина траншеи 2,3 м
	104628,60 
	6759,70 
	70812,19 
	8094,63 
	27056,71 
	847,08 

	
	При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать:

	01-01-078-07
	      к расценке 01-01-078-01
	5116,90 
	105,50 
	5011,40 
	548,37 
	0,00 
	13,22 

	01-01-078-08
	      к расценке 01-01-078-02
	5780,53 
	125,21 
	5655,32 
	618,83 
	0,00 
	15,69 

	01-01-078-09
	      к расценке 01-01-078-03
	6354,11 
	144,04 
	6210,07 
	679,53 
	0,00 
	18,05 

	01-01-078-10
	      к расценке 01-01-078-04
	6831,61 
	153,46 
	6678,15 
	730,75 
	0,00 
	19,23 

	01-01-078-11
	      к расценке 01-01-078-05
	7595,62 
	173,25 
	7422,37 
	812,19 
	0,00 
	21,71 

	01-01-078-12
	      к расценке 01-01-078-06
	7897,27 
	182,66 
	7714,61 
	844,17 
	0,00 
	22,89 

	Таблица 01-01-079. Рытье траншей на болотах одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 при работе с понтона 

   

	
	Измеритель: 1000 м3 грунта

	01-01-079-01
	Рытье траншей на болотах одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 при работе с понтона
	44748,74 
	2124,54 
	37963,69 
	4267,01 
	4660,51 
	257,52 

	Таблица 01-01-080. Устройство траншей на болотах методом взрыва 

   

	
	Измеритель: 1000 м3 грунта

	01-01-080-01
	Устройство траншей глубиной 2,5 м на болотах методом взрыва
	38206,46 
	4465,51 
	8398,64 
	518,80 
	25342,31 
	517,44 

	01-01-080-02
	При изменении глубины траншеи на каждые 0,5 м добавлять или исключать к расценке 01-01-080-01
	2057,10 
	483,28 
	661,82 
	44,64 
	912,00 
	56 

	Таблица 01-01-081. Разработка траншей с разравниванием и уплотнением грунта на полке одноковшовыми экскаваторами при продольных уклонах от 6 до 15 градусов 

   

	
	Измеритель: 1000 м3 грунта

	
	Разработка траншей с разравниванием и уплотнением грунта на полке одноковшовыми экскаваторами при продольных уклонах от 6 до 15 градусов, группа грунтов:

	01-01-081-01
	      1
	4701,23 
	221,90 
	4479,33 
	484,55 
	0,00 
	27,6 

	01-01-081-02
	      2
	5469,12 
	351,35 
	5117,77 
	553,92 
	0,00 
	43,7 

	01-01-081-03
	      3
	7446,52 
	624,87 
	6821,65 
	739,83 
	0,00 
	77,72 

	01-01-081-04
	      4
	9378,63 
	898,19 
	8480,44 
	920,59 
	0,00 
	103,24 

	01-01-081-05
	      5
	12499,54 
	787,18 
	11712,36 
	1268,14 
	0,00 
	90,48 

	01-01-081-06
	      6
	14190,56 
	827,54 
	13363,02 
	1448,77 
	0,00 
	95,12 

	Таблица 01-01-082. Разработка траншей с вывозкой грунта при уклоне от 6 до 15 градусов 

   

	
	Измеритель: 1000 м3 грунта

	
	Разработка траншей с вывозкой грунта при уклоне от 6 до 15 градусов, группа грунтов:

	01-01-082-01
	      1
	4800,27 
	242,49 
	4557,78 
	495,39 
	0,00 
	30,16 

	01-01-082-02
	      2
	5904,87 
	357,46 
	5547,41 
	603,25 
	0,00 
	44,46 

	01-01-082-03
	      3
	7499,18 
	583,22 
	6915,96 
	752,57 
	0,00 
	72,54 

	01-01-082-04
	      4
	9970,11 
	868,35 
	9101,76 
	990,78 
	0,00 
	100,62 

	01-01-082-05
	      5
	13652,21 
	780,84 
	12871,37 
	1397,55 
	0,00 
	90,48 

	01-01-082-06
	      6
	15089,27 
	840,91 
	14248,36 
	1548,22 
	0,00 
	97,44 

	Таблица 01-01-083. Засыпка траншей на полках бульдозерами грунтом из кавальеров при продольных уклонах от 6 до 15 градусов 

   

	
	Измеритель: 1000 м3 грунта

	
	Засыпка траншей на полках бульдозерами грунтом из кавальеров при продольных уклонах от 6 до 15 градусов, группа грунтов:

	01-01-083-01
	      1-3
	5221,47 
	0,00 
	5221,47 
	567,20 
	0,00 
	 

	01-01-083-02
	      4-6
	5204,10 
	28,46 
	5175,64 
	561,92 
	0,00 
	3,78 

	Таблица 01-01-084. Устройство полок одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 на поперечных уклонах более 8 градусов с укладкой грунта в отвал 

   

	
	Измеритель: 1000 м3 грунта

	
	Устройство полок одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 на поперечных уклонах более 8 градусов с укладкой грунта в отвал, группа грунтов:

	01-01-084-01
	      1
	6423,18 
	282,23 
	6140,95 
	692,45 
	0,00 
	34,8 

	01-01-084-02
	      2
	7224,88 
	386,05 
	6838,83 
	768,33 
	0,00 
	46,4 

	01-01-084-03
	      3
	8115,57 
	550,12 
	7565,45 
	847,28 
	0,00 
	66,12 

	01-01-084-04
	      4
	9342,22 
	797,27 
	8544,95 
	955,03 
	0,00 
	91,64 

	01-01-084-05
	      5
	11557,10 
	720,36 
	10836,74 
	1199,41 
	0,00 
	82,8 

	01-01-084-06
	      6
	12744,20 
	766,99 
	11977,21 
	1324,34 
	0,00 
	88,16 

	Таблица 01-01-085. Устройство полок одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 на поперечных уклонах более 8 градусов с погрузкой грунта на автосамосвалы 

   

	
	Измеритель: 1000 м3 грунта

	
	Устройство полок одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 на поперечных уклонах более 8 градусов с погрузкой грунта на автосамосвалы, группа грунтов:

	01-01-085-01
	      1
	4673,19 
	176,85 
	4496,34 
	488,34 
	0,00 
	20,88 

	01-01-085-02
	      2
	5692,05 
	235,80 
	5456,25 
	592,95 
	0,00 
	27,84 

	01-01-085-03
	      3
	7154,48 
	343,30 
	6811,18 
	740,78 
	0,00 
	39,78 

	01-01-085-04
	      4
	8720,02 
	454,37 
	8265,65 
	899,18 
	0,00 
	52,65 

	01-01-085-05
	      5
	12367,72 
	460,50 
	11907,22 
	1291,72 
	0,00 
	53,36 

	01-01-085-06
	      6
	14298,85 
	520,56 
	13778,29 
	1496,46 
	0,00 
	60,32 

	Таблица 01-01-086. Разработка грунта бульдозерами мощностью 303; 340 кВт (410; 450 л.с.) 

   

	
	Измеритель: 1000 м3 грунта

	
	Разработка грунта с перемещением грунта до 10 м бульдозерами мощностью:

	01-01-086-01
	      303 кВт (410 л.с.), группа грунтов 1
	486,19 
	0,00 
	486,19 
	29,45 
	0,00 
	 

	01-01-086-02
	      303 кВт (410 л.с.), группа грунтов 2
	518,60 
	0,00 
	518,60 
	31,42 
	0,00 
	 

	01-01-086-03
	      303 кВт (410 л.с.), группа грунтов 3
	551,01 
	0,00 
	551,01 
	33,38 
	0,00 
	 

	01-01-086-04
	      303 кВт (410 л.с.), группа грунтов 4
	2106,82 
	0,00 
	2106,82 
	127,63 
	0,00 
	 

	01-01-086-05
	      340 кВт (450 л.с.), группа грунтов 1
	569,13 
	0,00 
	569,13 
	31,42 
	0,00 
	 

	01-01-086-06
	      340 кВт (450 л.с.), группа грунтов 2
	604,70 
	0,00 
	604,70 
	33,38 
	0,00 
	 

	01-01-086-07
	      340 кВт (450 л.с.), группа грунтов 3
	711,41 
	0,00 
	711,41 
	39,27 
	0,00 
	 

	01-01-086-08
	      340 кВт (450 л.с.), группа грунтов 4
	2525,52 
	0,00 
	2525,52 
	139,41 
	0,00 
	 

	
	При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять:

	01-01-086-09
	      к расценке 01-01-086-01
	388,95 
	0,00 
	388,95 
	23,56 
	0,00 
	 

	01-01-086-10
	      к расценке 01-01-086-02
	421,36 
	0,00 
	421,36 
	25,53 
	0,00 
	 

	01-01-086-11
	      к расценке 01-01-086-03
	453,78 
	0,00 
	453,78 
	27,49 
	0,00 
	 

	01-01-086-12
	      к расценке 01-01-086-04
	875,14 
	0,00 
	875,14 
	53,01 
	0,00 
	 

	01-01-086-13
	      к расценке 01-01-086-05
	426,85 
	0,00 
	426,85 
	23,56 
	0,00 
	 

	01-01-086-14
	      к расценке 01-01-086-06
	462,42 
	0,00 
	462,42 
	25,53 
	0,00 
	 

	01-01-086-15
	      к расценке 01-01-086-07
	497,99 
	0,00 
	497,99 
	27,49 
	0,00 
	 

	01-01-086-16
	      к расценке 01-01-086-08
	995,98 
	0,00 
	995,98 
	54,98 
	0,00 
	 

	Таблица 01-01-087. Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 303; 340 кВт (410; 450 л.с.) 

   

	
	Измеритель: 1000 м3 грунта

	
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью:

	01-01-087-01
	      303 кВт (410 л.с.), группа грунтов 1
	291,71 
	0,00 
	291,71 
	17,67 
	0,00 
	 

	01-01-087-02
	      303 кВт (410 л.с.), группа грунтов 2
	324,13 
	0,00 
	324,13 
	19,64 
	0,00 
	 

	01-01-087-03
	      303 кВт (410 л.с.), группа грунтов 3
	356,54 
	0,00 
	356,54 
	21,60 
	0,00 
	 

	01-01-087-04
	      340 кВт (450 л.с.), группа грунтов 1
	320,14 
	0,00 
	320,14 
	17,67 
	0,00 
	 

	01-01-087-05
	      340 кВт (450 л.с.), группа грунтов 2
	355,71 
	0,00 
	355,71 
	19,64 
	0,00 
	 

	01-01-087-06
	      340 кВт (450 л.с.), группа грунтов 3
	391,28 
	0,00 
	391,28 
	21,60 
	0,00 
	 

	
	При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять:

	01-01-087-07
	      к расценке 01-01-087-01
	97,24 
	0,00 
	97,24 
	5,89 
	0,00 
	 

	01-01-087-08
	      к расценке 01-01-087-02
	129,65 
	0,00 
	129,65 
	7,85 
	0,00 
	 

	01-01-087-09
	      к расценке 01-01-087-03
	129,65 
	0,00 
	129,65 
	7,85 
	0,00 
	 

	01-01-087-10
	      к расценке 01-01-087-04
	106,71 
	0,00 
	106,71 
	5,89 
	0,00 
	 

	01-01-087-11
	      к расценке 01-01-087-05
	142,28 
	0,00 
	142,28 
	7,85 
	0,00 
	 

	01-01-087-12
	      к расценке 01-01-087-06
	142,28 
	0,00 
	142,28 
	7,85 
	0,00 
	 

	Таблица 01-01-088. Планировка площадей бульдозерами мощностью 303; 340 кВт (410; 450 л.с.) 

   

	
	Измеритель: 1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера

	
	Планировка площадей бульдозерами мощностью:

	01-01-088-01
	      303 кВт (410 л.с.)
	23,57 
	0,00 
	23,57 
	1,43 
	0,00 
	 

	01-01-088-02
	      340 кВт (450 л.с.)
	25,87 
	0,00 
	25,87 
	1,43 
	0,00 
	 

	Подраздел 1.7 РАЗРАБОТКА ГРУНТА И УСТРОЙСТВО ДРЕНАЖЕЙ В ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

   

	Таблица 01-01-093. Устройство каналов, дамб обвалования одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 2,5; 1; 0,65; 0,4; 0,25 м3 

   

	

	
	Измеритель: 1000 м3 грунта

	
	Устройство каналов, дамб обвалования одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью:

	01-01-093-01
	      2,5 м3 в грунтах группы 1
	2098,51 
	32,03 
	2066,48 
	220,32 
	0,00 
	3,92 

	01-01-093-02
	      2,5 м3 в грунтах группы 2
	2697,28 
	41,10 
	2656,18 
	283,20 
	0,00 
	5,03 

	01-01-093-03
	      2,5 м3 в грунтах группы 3
	3440,75 
	52,53 
	3388,22 
	361,24 
	0,00 
	6,43 

	01-01-093-04
	      2,5 м3 в грунтах группы 4
	4506,53 
	68,55 
	4437,98 
	473,17 
	0,00 
	8,39 

	01-01-093-05
	      2,5 м3 в сухих сыпучих барханных и дюнных песках
	3745,67 
	57,52 
	3688,15 
	393,22 
	0,00 
	7,04 

	01-01-093-06
	      1 (1-1,75) м3 в грунтах группы 1
	2227,50 
	59,56 
	2167,94 
	393,22 
	0,00 
	7,29 

	01-01-093-07
	      1 (1-1,75) м3 в грунтах группы 2
	2638,95 
	64,62 
	2574,33 
	466,93 
	0,00 
	7,91 

	01-01-093-08
	      1 (1-1,75) м3 в грунтах группы 3
	3434,25 
	84,48 
	3349,77 
	607,58 
	0,00 
	10,34 

	01-01-093-09
	      1 (1-1,75) м3 в грунтах группы 4
	4661,77 
	113,73 
	4548,04 
	824,92 
	0,00 
	13,92 

	01-01-093-10
	      1 (1-1,75) м3 в сухих сыпучих барханных и дюнных песках
	3452,18 
	84,48 
	3367,70 
	610,83 
	0,00 
	10,34 

	01-01-093-11
	      0,65 (0,5-0,8) м3 в грунтах группы 1
	4211,73 
	104,09 
	4107,64 
	375,74 
	0,00 
	12,74 

	01-01-093-12
	      0,65 (0,5-0,8) м3 в грунтах группы 2
	5340,36 
	132,11 
	5208,25 
	476,42 
	0,00 
	16,17 

	01-01-093-13
	      0,65 (0,5-0,8) м3 в грунтах группы 3
	6863,68 
	169,69 
	6693,99 
	612,32 
	0,00 
	20,77 

	01-01-093-14
	      0,65 (0,5-0,8) м3 в грунтах группы 4
	8297,65 
	205,31 
	8092,34 
	740,24 
	0,00 
	25,13 

	01-01-093-15
	      0,65 (0,5-0,8) м3 в сухих сыпучих барханных и дюнных песках
	4875,48 
	120,51 
	4754,97 
	434,96 
	0,00 
	14,75 

	01-01-093-16
	      0,4 (0,3-0,4) м3 в грунтах группы 1
	4589,42 
	75,00 
	4514,42 
	540,37 
	0,00 
	9,18 

	01-01-093-17
	      0,4 (0,3-0,4) м3 в грунтах группы 2
	5906,97 
	96,41 
	5810,56 
	695,52 
	0,00 
	11,8 

	01-01-093-18
	      0,4 (0,3-0,4) м3 в грунтах группы 3
	8012,11 
	131,13 
	7880,98 
	943,35 
	0,00 
	16,05 

	01-01-093-19
	      0,4 (0,3-0,4) м3 в сухих сыпучих барханных и дюнных песках
	6992,89 
	113,73 
	6879,16 
	823,43 
	0,00 
	13,92 

	
	Устройство каналов, дамб обвалования одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью:

	01-01-093-20
	      0,25 м3 в грунтах группы 1
	4879,29 
	96,24 
	4783,05 
	730,75 
	0,00 
	11,78 

	01-01-093-21
	      0,25 м3 в грунтах группы 2
	6767,91 
	133,01 
	6634,90 
	1013,68 
	0,00 
	16,28 

	01-01-093-22
	      0,25 м3 в грунтах группы 3
	8722,17 
	171,57 
	8550,60 
	1306,36 
	0,00 
	21 

	01-01-093-23
	      0,25 м3 в сухих сыпучих барханных и дюнных песках
	7045,99 
	138,81 
	6907,18 
	1055,27 
	0,00 
	16,99 

	Таблица 01-01-094. Устройство каналов многоковшовыми экскаваторами поперечного черпания с ковшом вместимостью 15 л 

   

	
	Измеритель: 1000 м3 грунта

	
	Устройство каналов многоковшовыми экскаваторами поперечного черпания с ковшом вместимостью 15 л, группа грунтов:

	01-01-094-01
	      1
	7985,15 
	0,00 
	7985,15 
	1142,54 
	0,00 
	 

	01-01-094-02
	      2
	10891,31 
	0,00 
	10891,31 
	1558,29 
	0,00 
	 

	Таблица 01-01-095. Устройство каналов многоковшовыми экскаваторами поперечного черпания с ковшом вместимостью 15 л в грунтах с наличием воды 

   

	
	Измеритель: 1000 м3 грунта

	
	Устройство каналов многоковшовыми экскаваторами поперечного черпания с ковшом вместимостью 15 л в грунтах с наличием воды, группа грунтов:

	01-01-095-01
	      1
	9447,63 
	0,00 
	9447,63 
	1351,75 
	0,00 
	 

	01-01-095-02
	      2
	13426,26 
	0,00 
	13426,26 
	1920,87 
	0,00 
	 

	Таблица 01-01-096. Очистка каналов многоковшовыми экскаваторами поперечного черпания с ковшом вместимостью 15 л 

   

	
	Измеритель: 1000 м3 грунта

	
	Очистка каналов многоковшовыми экскаваторами поперечного черпания с ковшом вместимостью 15 л, группа грунтов:

	01-01-096-01
	      1
	9073,43 
	0,00 
	9073,43 
	1298,11 
	0,00 
	 

	01-01-096-02
	      2
	12699,15 
	0,00 
	12699,15 
	1816,73 
	0,00 
	 

	Таблица 01-01-097. Очистка каналов с заросшими откосами, с наличием корней и отдельных включений многоковшовыми экскаваторами поперечного черпания с ковшом вместимостью 15 л 

   

	
	Измеритель: 1000 м3 грунта

	
	Очистка каналов с заросшими откосами, с наличием корней и отдельных включений многоковшовыми экскаваторами поперечного черпания с ковшом вместимостью 15 л, группа грунтов:

	01-01-097-01
	      1
	10885,14 
	0,00 
	10885,14 
	1557,25 
	0,00 
	 

	01-01-097-02
	      2
	15425,77 
	0,00 
	15425,77 
	2206,71 
	0,00 
	 

	Таблица 01-01-098. Устройство каналов двухроторными экскаваторами 

   

	
	Измеритель: 1000 м3 грунта

	
	Устройство двухроторными экскаваторами каналов сечением:

	01-01-098-01
	      до 1,6 м2, группа грунтов 1
	4796,92 
	0,00 
	4796,92 
	382,92 
	0,00 
	 

	01-01-098-02
	      до 1,6 м2, группа грунтов 2
	5727,58 
	0,00 
	5727,58 
	456,09 
	0,00 
	 

	01-01-098-03
	      до 1,6 м2, группа грунтов 3
	7144,26 
	0,00 
	7144,26 
	567,47 
	0,00 
	 

	01-01-098-04
	      свыше 1,6 м2, группа грунтов 1
	3132,07 
	0,00 
	3132,07 
	252,03 
	0,00 
	 

	01-01-098-05
	      свыше 1,6 м2, группа грунтов 2
	3690,47 
	0,00 
	3690,47 
	295,93 
	0,00 
	 

	01-01-098-06
	      свыше 1,6 м2, группа грунтов 3
	4572,87 
	0,00 
	4572,87 
	365,31 
	0,00 
	 

	Таблица 01-01-099. Устройство каналов шнекороторными экскаваторами 

   

	
	Измеритель: 1000 м3 грунта

	
	Устройство шнекороторными экскаваторами каналов сечением:

	01-01-099-01
	      до 4 м2, группа грунтов 1
	2844,42 
	0,00 
	2844,42 
	320,59 
	0,00 
	 

	01-01-099-02
	      до 4 м2, группа грунтов 2
	3570,07 
	0,00 
	3570,07 
	402,44 
	0,00 
	 

	01-01-099-03
	      до 4 м2, группа грунтов 3
	4894,01 
	0,00 
	4894,01 
	551,76 
	0,00 
	 

	01-01-099-04
	      до 10 м2, группа грунтов 1
	2195,66 
	0,00 
	2195,66 
	247,42 
	0,00 
	 

	01-01-099-05
	      до 10 м2, группа грунтов 2
	2462,37 
	0,00 
	2462,37 
	277,50 
	0,00 
	 

	01-01-099-06
	      до 10 м2, группа грунтов 3
	3284,13 
	0,00 
	3284,13 
	370,19 
	0,00 
	 

	01-01-099-07
	      до 15 м2, группа грунтов 1
	1546,26 
	0,00 
	1546,26 
	118,97 
	0,00 
	 

	01-01-099-08
	      до 15 м2, группа грунтов 2
	1921,98 
	0,00 
	1921,98 
	147,70 
	0,00 
	 

	01-01-099-09
	      до 15 м2, группа грунтов 3
	2655,71 
	0,00 
	2655,71 
	203,79 
	0,00 
	 

	01-01-099-10
	      до 25 м2, группа грунтов 1
	1011,02 
	0,00 
	1011,02 
	78,05 
	0,00 
	 

	01-01-099-11
	      до 25 м2, группа грунтов 2
	1308,77 
	0,00 
	1308,77 
	100,81 
	0,00 
	 

	01-01-099-12
	      до 25 м2, группа грунтов 3
	1780,20 
	0,00 
	1780,20 
	136,86 
	0,00 
	 

	Таблица 01-01-100. Устройство каналов плужными канавокопателями с трактором мощностью 79; 96; 132 кВт (108; 130; 180 л.с.) 

   

	
	Измеритель: 1000 м канала

	
	Устройство каналов сечением свыше 0,75 м2 без предварительного выравнивания трассы плужными канавокопателями с трактором мощностью:

	01-01-100-01
	      79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1-2
	789,96 
	491,15 
	298,81 
	42,95 
	0,00 
	55 

	01-01-100-02
	      79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 3-4 и вязкие сыпучие грунты
	1077,70 
	491,15 
	586,55 
	84,30 
	0,00 
	55 

	01-01-100-03
	      96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 1-2
	779,14 
	491,15 
	287,99 
	31,09 
	0,00 
	55 

	01-01-100-04
	      96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 3-4 и вязкие сыпучие грунты
	1051,06 
	491,15 
	559,91 
	60,44 
	0,00 
	55 

	01-01-100-05
	      132 кВт (180 л.с.), группа грунтов 1-2
	820,58 
	491,15 
	329,43 
	24,29 
	0,00 
	55 

	01-01-100-06
	      132 кВт (180 л.с.), группа грунтов 3-4 и вязкие сыпучие грунты
	1130,40 
	491,15 
	639,25 
	47,14 
	0,00 
	55 

	
	Устройство каналов сечением до 0,75 м2 без предварительного выравнивания трассы плужными канавокопателями с трактором мощностью:

	01-01-100-07
	      79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1-2
	760,76 
	491,15 
	269,61 
	38,75 
	0,00 
	55 

	01-01-100-08
	      79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 3-4 и вязкие сыпучие грунты
	1020,33 
	491,15 
	529,18 
	76,06 
	0,00 
	55 

	01-01-100-09
	      96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 1-2
	750,99 
	491,15 
	259,84 
	28,05 
	0,00 
	55 

	01-01-100-10
	      96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 3-4 и вязкие сыпучие грунты
	991,95 
	491,15 
	500,80 
	54,37 
	0,00 
	55 

	01-01-100-11
	      132 кВт (180 л.с.), группа грунтов 1-2
	791,15 
	491,15 
	300,00 
	22,12 
	0,00 
	55 

	01-01-100-12
	      132 кВт (180 л.с.), группа грунтов 3-4 и вязкие сыпучие грунты
	1069,59 
	491,15 
	578,44 
	42,66 
	0,00 
	55 

	
	Устройство каналов сечением свыше 0,75 м2 с предварительным выравниванием трассы плужными канавокопателями с трактором мощностью:

	01-01-100-13
	      79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1-2
	1080,38 
	491,15 
	589,23 
	109,33 
	0,00 
	55 

	01-01-100-14
	      79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 3-4 и вязкие сыпучие грунты
	1368,12 
	491,15 
	876,97 
	150,73 
	0,00 
	55 

	01-01-100-15
	      96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 1-2
	1069,56 
	491,15 
	578,41 
	97,49 
	0,00 
	55 

	01-01-100-16
	      96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 3-4 и вязкие сыпучие грунты
	1341,48 
	491,15 
	850,33 
	126,84 
	0,00 
	55 

	01-01-100-17
	      132 кВт (180 л.с.), группа грунтов 1-2
	1111,00 
	491,15 
	619,85 
	90,65 
	0,00 
	55 

	01-01-100-18
	      132 кВт (180 л.с.), группа грунтов 3-4 и вязкие сыпучие грунты
	1420,82 
	491,15 
	929,67 
	113,52 
	0,00 
	55 

	
	Устройство каналов сечением до 0,75 м2 с предварительным выравниванием трассы плужными канавокопателями с трактором мощностью:

	01-01-100-19
	      79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1-2
	1051,18 
	491,15 
	560,03 
	105,14 
	0,00 
	55 

	01-01-100-20
	      79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 3-4 и вязкие сыпучие грунты
	1310,75 
	491,15 
	819,60 
	142,40 
	0,00 
	55 

	01-01-100-21
	      96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 1-2
	1041,41 
	491,15 
	550,26 
	94,46 
	0,00 
	55 

	01-01-100-22
	      96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 3-4 и вязкие сыпучие грунты
	1285,19 
	491,15 
	794,04 
	120,79 
	0,00 
	55 

	01-01-100-23
	      132 кВт (180 л.с.), группа грунтов 1-2
	1081,57 
	491,15 
	590,42 
	88,53 
	0,00 
	55 

	01-01-100-24
	      132 кВт (180 л.с.), группа грунтов 3-4 и вязкие сыпучие грунты
	1360,01 
	491,15 
	868,86 
	109,04 
	0,00 
	55 

	Таблица 01-01-101. Устройство каналов канавокопателями фрезерными на тракторе мощностью 103 кВт (140 л.с.) 

   

	
	Измеритель: 1000 м3 грунта

	
	Устройство каналов канавокопателями фрезерными на тракторе мощностью 103 кВт (140 л. с.):

	01-01-101-01
	      без предварительного выравнивания трассы, группа грунтов 1
	3092,78 
	0,00 
	3092,78 
	282,84 
	0,00 
	 

	01-01-101-02
	      без предварительного выравнивания трассы, группа грунтов 2
	4945,89 
	0,00 
	4945,89 
	452,16 
	0,00 
	 

	01-01-101-03
	      с предварительным выравниванием трассы, группа грунтов 1
	3250,52 
	0,00 
	3250,52 
	307,13 
	0,00 
	 

	01-01-101-04
	      с предварительным выравниванием трассы, группа грунтов 2
	5103,62 
	0,00 
	5103,62 
	476,46 
	0,00 
	 

	Таблица 01-01-102. Устройство каналов прицепными тяжелыми грейдерами 

   

	
	Измеритель: 1000 м3 грунта

	
	Устройство каналов прицепными тяжелыми грейдерами, группа грунтов:

	01-01-102-01
	      1
	1463,65 
	246,56 
	1217,09 
	284,40 
	0,00 
	27,61 

	01-01-102-02
	      2
	1957,93 
	361,93 
	1596,00 
	372,95 
	0,00 
	40,53 

	01-01-102-03
	      3
	3251,05 
	576,61 
	2674,44 
	612,25 
	0,00 
	64,57 

	Таблица 01-01-103. Устройство каналов, дамб и земляных подушек при глубине резервов и выемок до 1 м грейдер-элеваторами 

   

	
	Измеритель: 1000 м3 грунта

	
	Устройство каналов, дамб и земляных подушек при глубине резервов и выемок до 1 м грейдер-элеваторами при движении агрегата:

	01-01-103-01
	      в одном направлении без предварительного выравнивания трассы, группа грунтов 1
	736,22 
	0,00 
	736,22 
	81,27 
	0,00 
	 

	01-01-103-02
	      в одном направлении без предварительного выравнивания трассы, группа грунтов 2
	1120,05 
	0,00 
	1120,05 
	123,63 
	0,00 
	 

	01-01-103-03
	      в одном направлении без предварительного выравнивания трассы, группа грунтов 3
	1762,84 
	0,00 
	1762,84 
	198,83 
	0,00 
	 

	01-01-103-04
	      в одном направлении с предварительным выравниванием трассы, группа грунтов 1
	877,71 
	0,00 
	877,71 
	114,35 
	0,00 
	 

	01-01-103-05
	      в одном направлении с предварительным выравниванием трассы, группа грунтов 2
	1261,54 
	0,00 
	1261,54 
	156,67 
	0,00 
	 

	01-01-103-06
	      в одном направлении с предварительным выравниванием трассы, группа грунтов 3
	1904,05 
	0,00 
	1904,05 
	231,68 
	0,00 
	 

	01-01-103-07
	      в двух направлениях без предварительного выравнивания трассы, группа грунтов 1
	402,17 
	0,00 
	402,17 
	44,39 
	0,00 
	 

	01-01-103-08
	      в двух направлениях без предварительного выравнивания трассы, группа грунтов 2
	652,38 
	0,00 
	652,38 
	72,01 
	0,00 
	 

	01-01-103-09
	      в двух направлениях без предварительного выравнивания трассы, группа грунтов 3
	1207,40 
	0,00 
	1207,40 
	137,51 
	0,00 
	 

	01-01-103-10
	      в двух направлениях с предварительным выравниванием трассы, группа грунтов 1
	543,66 
	0,00 
	543,66 
	77,43 
	0,00 
	 

	01-01-103-11
	      в двух направлениях с предварительным выравниванием трассы, группа грунтов 2
	793,87 
	0,00 
	793,87 
	105,04 
	0,00 
	 

	01-01-103-12
	      в двух направлениях с предварительным выравниванием трассы, группа грунтов 3
	1348,61 
	0,00 
	1348,61 
	170,43 
	0,00 
	 

	Таблица 01-01-104. Устройство каналов, дамб и земляных подушек при глубине резервов и выемок свыше 1 м грейдер-элеваторами 

   

	
	Измеритель: 1000 м3 грунта

	
	Устройство каналов, дамб и земляных подушек при глубине резервов и выемок свыше 1 м грейдер-элеваторами при движении агрегата:

	01-01-104-01
	      в одном направлении без предварительного выравнивания трассы, группа грунтов 1
	919,62 
	0,00 
	919,62 
	101,51 
	0,00 
	 

	01-01-104-02
	      в одном направлении без предварительного выравнивания трассы, группа грунтов 2
	1400,39 
	0,00 
	1400,39 
	154,58 
	0,00 
	 

	01-01-104-03
	      в одном направлении без предварительного выравнивания трассы, группа грунтов 3
	2166,32 
	0,00 
	2166,32 
	243,36 
	0,00 
	 

	01-01-104-04
	      в одном направлении с предварительным выравниванием трассы, группа грунтов 1
	1061,11 
	0,00 
	1061,11 
	134,60 
	0,00 
	 

	01-01-104-05
	      в одном направлении с предварительным выравниванием трассы, группа грунтов 2
	1541,88 
	0,00 
	1541,88 
	187,66 
	0,00 
	 

	01-01-104-06
	      в одном направлении с предварительным выравниванием трассы, группа грунтов 3
	2307,61 
	0,00 
	2307,61 
	276,19 
	0,00 
	 

	01-01-104-07
	      в двух направлениях без предварительного выравнивания трассы, группа грунтов 1
	501,73 
	0,00 
	501,73 
	55,38 
	0,00 
	 

	01-01-104-08
	      в двух направлениях без предварительного выравнивания трассы, группа грунтов 2
	814,82 
	0,00 
	814,82 
	89,94 
	0,00 
	 

	01-01-104-09
	      в двух направлениях без предварительного выравнивания трассы, группа грунтов 3
	1478,57 
	0,00 
	1478,57 
	167,45 
	0,00 
	 

	01-01-104-10
	      в двух направлениях с предварительным выравниванием трассы, группа грунтов 1
	643,22 
	0,00 
	643,22 
	88,46 
	0,00 
	 

	01-01-104-11
	      в двух направлениях с предварительным выравниванием трассы, группа грунтов 2
	956,31 
	0,00 
	956,31 
	122,95 
	0,00 
	 

	01-01-104-12
	      в двух направлениях с предварительным выравниванием трассы, группа грунтов 3
	1619,86 
	0,00 
	1619,86 
	200,31 
	0,00 
	 

	Таблица 01-01-105. Устройство каналов и отсыпка дамб прицепными скреперами с ковшом вместимостью 3; 4,5; 7; 8; 10 и 15 м3 

   

	
	Измеритель: 1000 м3 грунта

	
	Устройство каналов и отсыпка дамб прицепными скреперами с ковшом вместимостью 3 м3 при перемещении грунта до 100 м и глубине выемки 2 м, группа грунтов:

	01-01-105-01
	      1
	2126,24 
	43,22 
	2083,02 
	349,71 
	0,00 
	5,29 

	01-01-105-02
	      2
	2342,02 
	47,96 
	2294,06 
	385,19 
	0,00 
	5,87 

	01-01-105-03
	      сухие сыпучие барханные пески
	2736,05 
	28,76 
	2707,29 
	454,50 
	0,00 
	3,52 

	
	Устройство каналов и отсыпка дамб прицепными скреперами с ковшом вместимостью 3 м3 при перемещении грунта до 100 м и изменении глубины выемки или высоты насыпи на 1 м, добавлять или исключать:

	01-01-105-04
	      к расценке 01-01-105-01
	1174,56 
	26,72 
	1147,84 
	193,09 
	0,00 
	3,27 

	01-01-105-05
	      к расценке 01-01-105-02
	1277,70 
	29,17 
	1248,53 
	210,03 
	0,00 
	3,57 

	01-01-105-06
	      к расценке 01-01-105-03
	1439,91 
	16,59 
	1423,32 
	239,43 
	0,00 
	2,03 

	
	Устройство каналов и отсыпка дамб прицепными скреперами с ковшом вместимостью 3 м3 при перемещении грунта на каждые последующие 10 м и глубине выемки 2 м, добавлять:

	01-01-105-07
	      к расценке 01-01-105-01
	115,47 
	2,70 
	112,77 
	18,97 
	0,00 
	0,33 

	01-01-105-08
	      к расценке 01-01-105-02
	137,71 
	3,19 
	134,52 
	22,63 
	0,00 
	0,39 

	01-01-105-09
	      к расценке 01-01-105-03
	166,28 
	1,96 
	164,32 
	27,64 
	0,00 
	0,24 

	
	Устройство каналов и отсыпка дамб прицепными скреперами с ковшом вместимостью 3 м3 при перемещении грунта на каждые последующие 10 м и изменении глубины выемки или высоты насыпи на 1 м, добавлять или исключать:

	01-01-105-10
	      к расценке 01-01-105-07
	58,50 
	1,31 
	57,19 
	9,62 
	0,00 
	0,16 

	01-01-105-11
	      к расценке 01-01-105-08
	68,33 
	1,47 
	66,86 
	11,25 
	0,00 
	0,18 

	01-01-105-12
	      к расценке 01-01-105-09
	83,95 
	0,98 
	82,97 
	13,96 
	0,00 
	0,12 

	
	Устройство каналов и отсыпка дамб прицепными скреперами с ковшом вместимостью 4,5 м3 при перемещении грунта до 100 м и глубине выемки 2 м, группа грунтов:

	01-01-105-13
	      1
	2565,36 
	35,95 
	2529,41 
	314,65 
	0,00 
	4,4 


	01-01-105-14
	      2
	2955,82 
	41,99 
	2913,83 
	360,92 
	0,00 
	5,14 

	01-01-105-15
	      сухие сыпучие барханные пески
	3555,92 
	25,82 
	3530,10 
	435,10 
	0,00 
	3,16 

	
	Устройство каналов и отсыпка дамб прицепными скреперами с ковшом вместимостью 4,5 м3 при перемещении грунта до 100 м и изменении глубины выемки или высоты насыпи на 1 м, добавлять или исключать:

	01-01-105-16
	      к расценке 01-01-105-13
	1475,16 
	22,79 
	1452,37 
	174,82 
	0,00 
	2,79 

	01-01-105-17
	      к расценке 01-01-105-14
	1710,61 
	26,39 
	1684,22 
	202,73 
	0,00 
	3,23 

	01-01-105-18
	      к расценке 01-01-105-15
	1932,30 
	15,03 
	1917,27 
	230,78 
	0,00 
	1,84 

	
	Устройство каналов и отсыпка дамб прицепными скреперами с ковшом вместимостью 4,5 м3 при перемещении грунта на каждые последующие 10 м и глубине выемки 2 м, добавлять:

	01-01-105-19
	      к расценке 01-01-105-13
	156,22 
	2,45 
	153,77 
	18,51 
	0,00 
	0,3 

	01-01-105-20
	      к расценке 01-01-105-14
	170,88 
	2,70 
	168,18 
	20,24 
	0,00 
	0,33 

	01-01-105-21
	      к расценке 01-01-105-15
	232,53 
	1,88 
	230,65 
	27,76 
	0,00 
	0,23 

	
	Устройство каналов и отсыпка дамб прицепными скреперами с ковшом вместимостью 4,5 м3 при перемещении грунта на каждые последующие 10 м и изменении глубины выемки или высоты насыпи на 1 м, добавлять или исключать:

	01-01-105-22
	      к расценке 01-01-105-19
	78,02 
	1,14 
	76,88 
	9,25 
	0,00 
	0,14 

	01-01-105-23
	      к расценке 01-01-105-20
	86,60 
	1,31 
	85,29 
	10,27 
	0,00 
	0,16 

	01-01-105-24
	      к расценке 01-01-105-21
	116,30 
	0,98 
	115,32 
	13,88 
	0,00 
	0,12 

	
	Устройство каналов и отсыпка дамб прицепными скреперами с ковшом вместимостью 7 м3 при перемещении грунта до 100 м и глубине выемки 2 м, группа грунтов:

	01-01-105-25
	      1
	1959,16 
	22,63 
	1936,53 
	232,23 
	0,00 
	2,77 

	01-01-105-26
	      2
	2250,81 
	26,31 
	2224,50 
	265,20 
	0,00 
	3,22 

	01-01-105-27
	      сухие сыпучие барханные пески
	2730,88 
	16,34 
	2714,54 
	321,30 
	0,00 
	2 

	
	Устройство каналов и отсыпка дамб прицепными скреперами с ковшом вместимостью 7 м3 при перемещении грунта до 100 м и изменении глубины выемки или высоты насыпи на 1 м, добавлять или исключать:

	01-01-105-28
	      к расценке 01-01-105-25
	1102,93 
	14,22 
	1088,71 
	124,65 
	0,00 
	1,74 

	01-01-105-29
	      к расценке 01-01-105-26
	1307,62 
	16,83 
	1290,79 
	147,78 
	0,00 
	2,06 

	01-01-105-30
	      к расценке 01-01-105-27
	1464,38 
	9,40 
	1454,98 
	166,58 
	0,00 
	1,15 

	
	Устройство каналов и отсыпка дамб прицепными скреперами с ковшом вместимостью 7 м3 при перемещении грунта на каждые последующие 10 м и глубине выемки 2 м, добавлять:

	01-01-105-31
	      к расценке 01-01-105-25
	164,11 
	2,45 
	161,66 
	18,51 
	0,00 
	0,3 

	01-01-105-32
	      к расценке 01-01-105-26
	179,52 
	2,70 
	176,82 
	20,24 
	0,00 
	0,33 

	01-01-105-33
	      к расценке 01-01-105-27
	244,38 
	1,88 
	242,50 
	27,76 
	0,00 
	0,23 

	
	Устройство каналов и отсыпка дамб прицепными скреперами с ковшом вместимостью 7 м3 при перемещении грунта на каждые последующие 10 м и изменении глубины выемки или высоты насыпи на 1 м, добавлять или исключать:

	01-01-105-34
	      к расценке 01-01-105-31
	80,71 
	1,14 
	79,57 
	9,11 
	0,00 
	0,14 

	01-01-105-35
	      к расценке 01-01-105-32
	90,98 
	1,31 
	89,67 
	10,27 
	0,00 
	0,16 

	01-01-105-36
	      к расценке 01-01-105-33
	122,23 
	0,98 
	121,25 
	13,88 
	0,00 
	0,12 

	
	Устройство каналов и отсыпка дамб прицепными скреперами с ковшом вместимостью 8 м3 при перемещении грунта до 100 м и глубине выемки 2 м, группа грунтов:

	01-01-105-37
	      1
	1960,47 
	23,45 
	1937,02 
	215,16 
	0,00 
	2,87 

	01-01-105-38
	      2
	2282,35 
	27,70 
	2254,65 
	248,42 
	0,00 
	3,39 

	01-01-105-39
	      сухие сыпучие барханные пески
	2773,27 
	17,32 
	2755,95 
	300,91 
	0,00 
	2,12 

	
	Устройство каналов и отсыпка дамб прицепными скреперами с ковшом вместимостью 8 м3 при перемещении грунта до 100 м и изменении глубины выемки или высоты насыпи на 1 м, добавлять или исключать:

	01-01-105-40
	      к расценке 01-01-105-37
	1117,07 
	15,03 
	1102,04 
	115,39 
	0,00 
	1,84 

	01-01-105-41
	      к расценке 01-01-105-38
	1340,97 
	17,97 
	1323,00 
	138,53 
	0,00 
	2,2 

	01-01-105-42
	      к расценке 01-01-105-39
	1508,52 
	10,13 
	1498,39 
	156,89 
	0,00 
	1,24 

	
	Устройство каналов и отсыпка дамб прицепными скреперами с ковшом вместимостью 8 м3 при перемещении грунта на каждые последующие 10 м и глубине выемки 2 м, добавлять:

	01-01-105-43
	      к расценке 01-01-105-37
	160,94 
	2,12 
	158,82 
	16,63 
	0,00 
	0,26 

	01-01-105-44
	      к расценке 01-01-105-38
	179,22 
	2,45 
	176,77 
	18,51 
	0,00 
	0,3 

	01-01-105-45
	      к расценке 01-01-105-39
	249,00 
	1,80 
	247,20 
	25,88 
	0,00 
	0,22 

	
	Устройство каналов и отсыпка дамб прицепными скреперами с ковшом вместимостью 8 м3 при перемещении грунта на каждые последующие 10 м и изменении глубины выемки или высоты насыпи на 1 м, добавлять или исключать:

	01-01-105-46
	      к расценке 01-01-105-43
	79,78 
	1,06 
	78,72 
	8,24 
	0,00 
	0,13 

	01-01-105-47
	      к расценке 01-01-105-44
	89,52 
	1,14 
	88,38 
	9,25 
	0,00 
	0,14 

	01-01-105-48
	      к расценке 01-01-105-45
	123,73 
	0,82 
	122,91 
	12,87 
	0,00 
	0,1 

	
	Устройство каналов и отсыпка дамб прицепными скреперами с ковшом вместимостью 10 м3 при перемещении грунта до 100 м и глубине выемки 2 м, группа грунтов:

	01-01-105-49
	      1
	1714,32 
	17,65 
	1696,67 
	167,01 
	0,00 
	2,16 

	01-01-105-50
	      2
	2034,31 
	21,24 
	2013,07 
	196,66 
	0,00 
	2,6 

	01-01-105-51
	      сухие сыпучие барханные пески
	2466,42 
	13,48 
	2452,94 
	237,87 
	0,00 
	1,65 

	
	Устройство каналов и отсыпка дамб прицепными скреперами с ковшом вместимостью 10 м3 при перемещении грунта до 100 м и изменении глубины выемки или высоты насыпи на 1 м, добавлять или исключать:

	01-01-105-52
	      к расценке 01-01-105-49
	616,50 
	6,86 
	609,64 
	57,12 
	0,00 
	0,84 

	01-01-105-53
	      к расценке 01-01-105-50
	708,54 
	7,84 
	700,70 
	65,65 
	0,00 
	0,96 

	01-01-105-54
	      к расценке 01-01-105-51
	757,43 
	4,25 
	753,18 
	70,56 
	0,00 
	0,52 

	
	Устройство каналов и отсыпка дамб прицепными скреперами с ковшом вместимостью 10 м3 при перемещении грунта на каждые последующие 10 м и глубине выемки 2 м, добавлять:

	01-01-105-55
	      к расценке 01-01-105-49
	143,79 
	1,80 
	141,99 
	13,30 
	0,00 
	0,22 

	01-01-105-56
	      к расценке 01-01-105-50
	162,55 
	2,04 
	160,51 
	15,04 
	0,00 
	0,25 


	01-01-105-57
	      к расценке 01-01-105-51
	214,30 
	1,31 
	212,99 
	19,95 
	0,00 
	0,16 

	
	Устройство каналов и отсыпка дамб прицепными скреперами с ковшом вместимостью 10 м3 при перемещении грунта на каждые последующие 10 м и изменении глубины выемки или высоты насыпи на 1 м, добавлять или исключать:

	01-01-105-58
	      к расценке 01-01-105-55
	73,52 
	0,98 
	72,54 
	6,80 
	0,00 
	0,12 

	01-01-105-59
	      к расценке 01-01-105-56
	82,86 
	1,06 
	81,80 
	7,66 
	0,00 
	0,13 

	01-01-105-60
	      к расценке 01-01-105-57
	122,58 
	0,65 
	121,93 
	11,42 
	0,00 
	0,08 

	
	Устройство каналов и отсыпка дамб прицепными скреперами с ковшом вместимостью 15 м3 при перемещении грунта до 100 м и глубине выемки 2 м, группа грунтов:

	01-01-105-61
	      1
	2698,16 
	17,81 
	2680,35 
	157,18 
	0,00 
	2,18 

	01-01-105-62
	      2
	3045,15 
	20,10 
	3025,05 
	175,84 
	0,00 
	2,46 

	01-01-105-63
	      сухие сыпучие барханные пески
	3753,34 
	13,24 
	3740,10 
	214,59 
	0,00 
	1,62 

	
	Устройство каналов и отсыпка дамб прицепными скреперами с ковшом вместимостью 15 м3 при перемещении грунта до 100 м и изменении глубины выемки или высоты насыпи на 1 м, добавлять или исключать:

	01-01-105-64
	      к расценке 01-01-105-61
	1015,91 
	7,43 
	1008,48 
	54,66 
	0,00 
	0,91 

	01-01-105-65
	      к расценке 01-01-105-62
	1139,39 
	8,42 
	1130,97 
	61,30 
	0,00 
	1,03 

	01-01-105-66
	      к расценке 01-01-105-63
	1177,80 
	4,09 
	1173,71 
	63,61 
	0,00 
	0,5 

	
	Устройство каналов и отсыпка дамб прицепными скреперами с ковшом вместимостью 15 м3 при перемещении грунта на каждые последующие 10 м и глубине выемки 2 м, добавлять:

	01-01-105-67
	      к расценке 01-01-105-61
	140,49 
	0,90 
	139,59 
	7,57 
	0,00 
	0,11 

	01-01-105-68
	      к расценке 01-01-105-62
	177,86 
	1,23 
	176,63 
	9,57 
	0,00 
	0,15 

	01-01-105-69
	      к расценке 01-01-105-63
	280,08 
	0,90 
	279,18 
	15,13 
	0,00 
	0,11 

	
	Устройство каналов и отсыпка дамб прицепными скреперами с ковшом вместимостью 15 м3 при перемещении грунта на каждые последующие 10 м и изменении глубины выемки или высоты насыпи на 1 м, добавлять или исключать:

	01-01-105-70
	      к расценке 01-01-105-67
	68,86 
	0,49 
	68,37 
	3,71 
	0,00 
	0,06 

	01-01-105-71
	      к расценке 01-01-105-68
	88,88 
	0,57 
	88,31 
	4,79 
	0,00 
	0,07 

	01-01-105-72
	      к расценке 01-01-105-69
	140,08 
	0,49 
	139,59 
	7,57 
	0,00 
	0,06 

	Таблица 01-01-106. Разравнивание кавальеров бульдозерами мощностью 59; 79; 96 кВт (80; 108; 130 л.с.) 

   

	
	Измеритель: 1000 м3 грунта

	
	Разравнивание кавальеров (отвалов) при перемещении грунта до 10 м бульдозерами мощностью:

	01-01-106-01
	      59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1
	776,67 
	0,00 
	776,67 
	153,52 
	0,00 
	 

	01-01-106-02
	      59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2
	1010,43 
	0,00 
	1010,43 
	199,73 
	0,00 
	 

	01-01-106-03
	      59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 3
	1183,86 
	0,00 
	1183,86 
	234,01 
	0,00 
	 

	01-01-106-04
	      79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1
	637,65 
	0,00 
	637,65 
	105,12 
	0,00 
	 

	01-01-106-05
	      79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 2
	729,75 
	0,00 
	729,75 
	120,31 
	0,00 
	 

	01-01-106-06
	      79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 3
	939,37 
	0,00 
	939,37 
	154,87 
	0,00 
	 

	01-01-106-07
	      96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 1
	499,44 
	0,00 
	499,44 
	67,82 
	0,00 
	 

	01-01-106-08
	      96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 2
	537,77 
	0,00 
	537,77 
	73,02 
	0,00 
	 

	01-01-106-09
	      96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 3
	576,11 
	0,00 
	576,11 
	78,23 
	0,00 
	 

	
	При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять:

	01-01-106-10
	      к расценке 01-01-106-01
	675,90 
	0,00 
	675,90 
	133,60 
	0,00 
	 

	01-01-106-11
	      к расценке 01-01-106-02
	844,54 
	0,00 
	844,54 
	166,94 
	0,00 
	 

	01-01-106-12
	      к расценке 01-01-106-03
	1010,43 
	0,00 
	1010,43 
	199,73 
	0,00 
	 

	01-01-106-13
	      к расценке 01-01-106-04
	556,96 
	0,00 
	556,96 
	91,82 
	0,00 
	 

	01-01-106-14
	      к расценке 01-01-106-05
	605,20 
	0,00 
	605,20 
	99,77 
	0,00 
	 

	01-01-106-15
	      к расценке 01-01-106-06
	654,32 
	0,00 
	654,32 
	107,87 
	0,00 
	 

	01-01-106-16
	      к расценке 01-01-106-07
	315,21 
	0,00 
	315,21 
	42,80 
	0,00 
	 

	01-01-106-17
	      к расценке 01-01-106-08
	327,99 
	0,00 
	327,99 
	44,54 
	0,00 
	 

	01-01-106-18
	      к расценке 01-01-106-09
	340,77 
	0,00 
	340,77 
	46,27 
	0,00 
	 

	Таблица 01-01-107. Устройство временных оросителей канавокопателями с трактором мощностью 59 кВт (80 л.с.) 

   

	
	Измеритель: 1000 м оросителя

	01-01-107-01
	Устройство временных оросителей канавокопателями с трактором мощностью 59 кВт (80 л.с.)
	121,39 
	60,19 
	61,20 
	8,81 
	0,00 
	6,74 

	Таблица 01-01-108. Планировка дна и откосов выемки, гребня и откосов насыпи прицепными грейдерами 

   

	
	Измеритель: 1000 м2 спланированной поверхности

	
	Планировка прицепными грейдерами:

	01-01-108-01
	      средними дна и откосов выемки, группа грунтов 1
	63,08 
	0,00 
	63,08 
	14,63 
	0,00 
	 

	01-01-108-02
	      средними дна и откосов выемки, группа грунтов 2
	92,28 
	0,00 
	92,28 
	21,41 
	0,00 
	 

	01-01-108-03
	      средними гребня и откосов насыпи, группа грунтов 1-3
	58,41 
	0,00 
	58,41 
	13,55 
	0,00 
	 

	01-01-108-04
	      тяжелыми дна и откосов выемки, группа грунтов 1
	34,77 
	0,00 
	34,77 
	8,13 
	0,00 
	 

	01-01-108-05
	      тяжелыми дна и откосов выемки, группа грунтов 2
	51,56 
	0,00 
	51,56 
	12,05 
	0,00 
	 

	01-01-108-06
	      тяжелыми гребня и откосов насыпи, группа грунтов 1-3
	31,18 
	0,00 
	31,18 
	7,29 
	0,00 
	 

	Таблица 01-01-109. Планировка откосов выемок и насыпей экскаваторами 

   

	
	Измеритель: 1000 м2 спланированной поверхности

	
	Планировка откосов выемок и насыпей экскаваторами, группа грунтов:

	01-01-109-01
	      1-2
	2025,96 
	51,39 
	1974,57 
	180,62 
	0,00 
	6,29 

	01-01-109-02
	      3-4
	3262,39 
	80,56 
	3181,83 
	291,05 
	0,00 
	9,86 

	Таблица 01-01-110. Планировка откосов выемок и насыпей экскаваторами при погрузке в транспортное средство 

   

	
	Измеритель: 1000 м2 спланированной поверхности

	
	Планировка откосов выемок и насыпей экскаваторами при погрузке в транспортное средство, группа грунтов:

	01-01-110-01
	      1-2
	2439,17 
	61,68 
	2377,49 
	217,48 
	0,00 
	7,55 

	01-01-110-02
	      3-4
	3906,31 
	96,41 
	3809,90 
	348,51 
	0,00 
	11,8 

	Таблица 01-01-111. Планировка дна и откосов выработок вручную 

   

	
	Измеритель: 1000 м2 спланированной поверхности

	
	Планировка вручную:

	01-01-111-01
	      дна и откосов выемок каналов, группа грунтов 1
	772,45 
	772,45 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	86,5 

	01-01-111-02
	      дна и откосов выемок каналов, группа грунтов 2
	1151,97 
	1151,97 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	129 

	01-01-111-03
	      дна и откосов выемок каналов, группа грунтов 3
	1928,88 
	1928,88 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	216 

	01-01-111-04
	      дна и откосов выемок каналов, группа грунтов 4
	2571,84 
	2571,84 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	288 

	01-01-111-05
	      гребня и откосов дамб и земляных подушек, группа грунтов 1
	468,83 
	468,83 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	52,5 

	01-01-111-06
	      гребня и откосов дамб и земляных подушек, группа грунтов 2
	580,45 
	580,45 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	65 

	01-01-111-07
	      гребня и откосов дамб и земляных подушек, группа грунтов 3
	687,61 
	687,61 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	77 

	01-01-111-08
	      гребня и откосов дамб и земляных подушек, группа грунтов 4
	812,63 
	812,63 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	91 

	Таблица 01-01-112. Планировка орошаемых площадей бескулисным способом 

   

	
	Измеритель: 1000 м3 грунта

	
	Планировка орошаемых площадей бескулисным способом при перемещении грунта до 100 м прицепными скреперами с ковшом вместимостью:

	01-01-112-01
	      3 м3, группа грунтов 1
	2728,29 
	19,39 
	2708,90 
	455,69 
	0,00 
	2,35 

	01-01-112-02
	      3 м3, группа грунтов 2
	3104,46 
	19,39 
	3085,07 
	518,97 
	0,00 
	2,35 

	01-01-112-03
	      3 м3, сухие сыпучие барханные и дюнные пески и сухие пылеватые лессовидные суглинки
	3692,47 
	19,39 
	3673,08 
	617,88 
	0,00 
	2,35 

	01-01-112-04
	      7 м3, группа грунтов 1
	2683,06 
	19,39 
	2663,67 
	304,96 
	0,00 
	2,35 

	01-01-112-05
	      7 м3, группа грунтов 2
	3157,95 
	19,39 
	3138,56 
	359,33 
	0,00 
	2,35 

	01-01-112-06
	      7 м3, сухие сыпучие барханные и дюнные пески и сухие пылеватые лессовидные суглинки
	3805,86 
	19,39 
	3786,47 
	433,51 
	0,00 
	2,35 

	01-01-112-07
	      8 м3, группа грунтов 1
	2396,09 
	19,39 
	2376,70 
	248,86 
	0,00 
	2,35 

	01-01-112-08
	      8 м3, группа грунтов 2
	2838,01 
	19,39 
	2818,62 
	295,13 
	0,00 
	2,35 

	01-01-112-09
	      8 м3, сыпучие барханные и дюнные пески и сухие пылеватые лессовидные суглинки
	3546,46 
	19,39 
	3527,07 
	369,31 
	0,00 
	2,35 

	01-01-112-10
	      10 м3, группа грунтов 1
	2059,76 
	19,39 
	2040,37 
	191,16 
	0,00 
	2,35 

	01-01-112-11
	      10 м3, группа грунтов 2
	2518,15 
	19,39 
	2498,76 
	234,11 
	0,00 
	2,35 

	01-01-112-12
	      10 м3, сухие сыпучие барханные и дюнные пески и сухие пылеватые лессовидные суглинки
	3169,47 
	19,39 
	3150,08 
	295,13 
	0,00 
	2,35 

	
	При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять:

	01-01-112-13
	      к расценке 01-01-112-01
	154,66 
	0,00 
	154,66 
	26,02 
	0,00 
	 

	01-01-112-14
	      к расценке 01-01-112-02
	186,07 
	0,00 
	186,07 
	31,30 
	0,00 
	 

	01-01-112-15
	      к расценке 01-01-112-03
	247,29 
	0,00 
	247,29 
	41,60 
	0,00 
	 

	01-01-112-16
	      к расценке 01-01-112-04
	161,66 
	0,00 
	161,66 
	18,51 
	0,00 
	 

	01-01-112-17
	      к расценке 01-01-112-05
	209,66 
	0,00 
	209,66 
	24,00 
	0,00 
	 

	01-01-112-18
	      к расценке 01-01-112-06
	274,07 
	0,00 
	274,07 
	31,38 
	0,00 
	 

	01-01-112-19
	      к расценке 01-01-112-07
	158,82 
	0,00 
	158,82 
	16,63 
	0,00 
	 

	01-01-112-20
	      к расценке 01-01-112-08
	211,29 
	0,00 
	211,29 
	22,12 
	0,00 
	 

	01-01-112-21
	      к расценке 01-01-112-09
	265,15 
	0,00 
	265,15 
	27,76 
	0,00 
	 

	01-01-112-22
	      к расценке 01-01-112-10
	132,73 
	0,00 
	132,73 
	12,44 
	0,00 
	 

	01-01-112-23
	      к расценке 01-01-112-11
	168,23 
	0,00 
	168,23 
	15,76 
	0,00 
	 

	01-01-112-24
	      к расценке 01-01-112-12
	216,08 
	0,00 
	216,08 
	20,24 
	0,00 
	 

	Таблица 01-01-113. Планировка орошаемых площадей бульдозерами мощностью 59; 79; 96; 118 кВт (80; 108; 130; 160 л.с.) 

   

	
	Измеритель: 1000 м3 грунта

	
	Планировка орошаемых площадей при перемещении грунта до 10 м бульдозерами мощностью:

	01-01-113-01
	      59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1
	895,09 
	27,93 
	867,16 
	171,41 
	0,00 
	3,5 

	01-01-113-02
	      59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2
	1143,96 
	35,51 
	1108,45 
	219,10 
	0,00 
	4,45 

	01-01-113-03
	      59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 3
	1616,04 
	45,57 
	1570,47 
	302,41 
	0,00 
	5,71 

	01-01-113-04
	      79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1
	673,47 
	16,52 
	656,95 
	108,31 
	0,00 
	2,07 

	01-01-113-05
	      79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 2
	829,04 
	20,35 
	808,69 
	133,32 
	0,00 
	2,55 

	01-01-113-06
	      79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 3
	1078,46 
	23,06 
	1055,40 
	171,06 
	0,00 
	2,89 

	01-01-113-07
	      96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 1
	739,13 
	15,00 
	724,13 
	98,33 
	0,00 
	1,88 

	01-01-113-08
	      96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 2
	977,22 
	19,87 
	957,35 
	130,00 
	0,00 
	2,49 

	01-01-113-09
	      96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 3
	1216,79 
	21,39 
	1195,40 
	163,83 
	0,00 
	2,68 

	01-01-113-10
	      118 кВт (160 л.с.), группа грунтов 1
	898,70 
	14,12 
	884,58 
	89,07 
	0,00 
	1,77 

	01-01-113-11
	      118 кВт (160 л.с.), группа грунтов 2
	1123,36 
	17,64 
	1105,72 
	111,34 
	0,00 
	2,21 

	01-01-113-12
	      118 кВт (160 л.с.), группа грунтов 3
	1404,82 
	19,87 
	1384,95 
	146,34 
	0,00 
	2,49 

	
	При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять:

	01-01-113-13
	      к расценке 01-01-113-01
	791,75 
	0,00 
	791,75 
	156,50 
	0,00 
	 

	01-01-113-14
	      к расценке 01-01-113-02
	867,16 
	0,00 
	867,16 
	171,41 
	0,00 
	 

	01-01-113-15
	      к расценке 01-01-113-03
	1025,51 
	0,00 
	1025,51 
	202,71 
	0,00 
	 

	01-01-113-16
	      к расценке 01-01-113-04
	535,91 
	0,00 
	535,91 
	88,35 
	0,00 
	 

	01-01-113-17
	      к расценке 01-01-113-05
	576,25 
	0,00 
	576,25 
	95,00 
	0,00 
	 

	01-01-113-18
	      к расценке 01-01-113-06
	606,08 
	0,00 
	606,08 
	99,92 
	0,00 
	 

	01-01-113-19
	      к расценке 01-01-113-07
	613,38 
	0,00 
	613,38 
	83,29 
	0,00 
	 

	01-01-113-20
	      к расценке 01-01-113-08
	662,37 
	0,00 
	662,37 
	89,94 
	0,00 
	 

	01-01-113-21
	      к расценке 01-01-113-09
	699,64 
	0,00 
	699,64 
	95,00 
	0,00 
	 

	01-01-113-22
	      к расценке 01-01-113-10
	726,62 
	0,00 
	726,62 
	73,17 
	0,00 
	 

	01-01-113-23
	      к расценке 01-01-113-11
	805,60 
	0,00 
	805,60 
	81,12 
	0,00 
	 

	01-01-113-24
	      к расценке 01-01-113-12
	852,98 
	0,00 
	852,98 
	85,89 
	0,00 
	 

	Таблица 01-01-114. Планировка орошаемых площадей бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л.с.) 

   

	
	Измеритель: 1000 м3 грунта

	
	Планировка орошаемых площадей при перемещении грунта на 10 м бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л.с.), группа грунтов:

	01-01-114-01
	      1
	884,75 
	13,59 
	871,16 
	85,89 
	0,00 
	1,69 

	01-01-114-02
	      2
	1081,96 
	17,21 
	1064,75 
	104,98 
	0,00 
	2,14 

	01-01-114-03
	      3
	1381,95 
	19,14 
	1362,81 
	141,56 
	0,00 
	2,38 

	
	При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять:

	01-01-114-04
	      к расценке 01-01-114-01
	661,44 
	0,00 
	661,44 
	65,21 
	0,00 
	 

	01-01-114-05
	      к расценке 01-01-114-02
	725,97 
	0,00 
	725,97 
	71,58 
	0,00 
	 

	01-01-114-06
	      к расценке 01-01-114-03
	774,36 
	0,00 
	774,36 
	76,35 
	0,00 
	 

	Таблица 01-01-115. Планировка орошаемых площадей прицепными грейдерами и автогрейдерами 

   

	
	Измеритель: 1000 м3 грунта

	
	Планировка орошаемых площадей прицепными грейдерами:

	01-01-115-01
	      средними с перемещением грунта до 20 м
	4843,71 
	89,54 
	4754,17 
	1102,97 
	0,00 
	11,22 

	01-01-115-02
	      средними, на каждые последующие 10 м добавлять к расценке 01-01-115-01
	863,23 
	0,00 
	863,23 
	200,27 
	0,00 
	 

	01-01-115-03
	      тяжелыми с перемещением грунта до 20 м
	3761,06 
	67,83 
	3693,23 
	863,02 
	0,00 
	8,5 

	01-01-115-04
	      тяжелыми, на каждые последующие 10 м добавлять к расценке 01-01-115-02
	591,16 
	0,00 
	591,16 
	138,14 
	0,00 
	 

	
	Планировка орошаемых площадей автогрейдерами:

	01-01-115-05
	      средними с перемещением грунта до 20 м
	3521,33 
	67,51 
	3453,82 
	381,57 
	0,00 
	8,46 

	01-01-115-06
	      средними, на каждые последующие 10 м добавлять к расценке 01-01-115-03
	576,46 
	0,00 
	576,46 
	63,69 
	0,00 
	 

	Таблица 01-01-116. Выравнивание поверхности поливного участка грейдерами и автогрейдерами 

   

	
	Измеритель: 1 га

	
	Выравнивание поверхности поливного участка:

	01-01-116-01
	      прицепными грейдерами средними к трактору мощностью 59 кВт (80 л.с.)
	220,27 
	4,17 
	216,10 
	50,14 
	0,00 
	0,51 

	01-01-116-02
	      прицепными грейдерами тяжелыми к трактору мощностью 79 кВт (108 л.с.)
	164,90 
	3,02 
	161,88 
	37,83 
	0,00 
	0,37 

	01-01-116-03
	      автогрейдерами средними к трактору мощностью 99 кВт (135 л.с.)
	146,11 
	2,61 
	143,50 
	15,85 
	0,00 
	0,32 

	Таблица 01-01-117. Выравнивание орошаемых площадей длиннобазовыми планировщиками 

   

	
	Измеритель: 1 га

	
	Выравнивание орошаемых площадей длиннобазовыми планировщиками к трактору мощностью:

	01-01-117-01
	      59 кВт (80 л.с.) при длине гона до 500 м в один проход
	190,05 
	4,38 
	185,67 
	26,69 
	0,00 
	0,54 

	01-01-117-02
	      59 кВт (80 л.с.) при длине гона до 500 м в два прохода
	319,18 
	4,38 
	314,80 
	45,26 
	0,00 
	0,54 

	01-01-117-03
	      59 кВт (80 л.с.) при длине гона до 500 м в три прохода
	450,18 
	4,38 
	445,80 
	64,09 
	0,00 
	0,54 

	01-01-117-04
	      59 кВт (80 л.с.) при длине гона свыше 500 м в один проход
	161,78 
	4,38 
	157,40 
	22,63 
	0,00 
	0,54 

	01-01-117-05
	      59 кВт (80 л.с.) при длине гона свыше 500 м в два прохода
	272,05 
	4,38 
	267,67 
	38,48 
	0,00 
	0,54 

	01-01-117-06
	      59 кВт (80 л.с.) при длине гона свыше 500 м в три прохода
	384,21 
	4,38 
	379,83 
	54,61 
	0,00 
	0,54 

	01-01-117-07
	      79 кВт (108 л.с.) при длине гона до 500 м в один проход
	125,45 
	2,53 
	122,92 
	17,64 
	0,00 
	0,31 

	01-01-117-08
	      79 кВт (108 л.с.) при длине гона до 500 м в два прохода
	212,09 
	2,53 
	209,56 
	30,08 
	0,00 
	0,31 

	01-01-117-09
	      79 кВт (108 л.с.) при длине гона до 500 м в три прохода
	297,73 
	2,53 
	295,20 
	42,37 
	0,00 
	0,31 

	01-01-117-10
	      79 кВт (108 л.с.) при длине гона свыше 500 м в один проход
	106,30 
	2,53 
	103,77 
	14,89 
	0,00 
	0,31 

	01-01-117-11
	      79 кВт (108 л.с.) при длине гона свыше 500 м в два прохода
	179,85 
	2,53 
	177,32 
	25,45 
	0,00 
	0,31 

	01-01-117-12
	      79 кВт (108 л.с.) при длине гона свыше 500 м в три прохода
	250,38 
	2,53 
	247,85 
	35,57 
	0,00 
	0,31 

	Таблица 01-01-118. Планировка рисовых чеков площадью до 10 га с устройством валиков бескулисным способом или кулисным с объемом кулис до 100 м3 на 1 га чека 

   

	
	Измеритель: 1000 м3 грунта

	
	Планировка рисовых чеков площадью до 10 га с устройством валиков бескулисным способом или кулисным с объемом кулис до 100 м3 на 1 га чека при перемещении грунта до 100 м прицепными скреперами с ковшом вместимостью:

	01-01-118-01
	      3 м3, группа грунтов 1
	3240,15 
	38,53 
	3201,62 
	565,10 
	0,00 
	4,67 

	01-01-118-02
	      3 м3, группа грунтов 2
	3626,64 
	38,53 
	3588,11 
	631,15 
	0,00 
	4,67 

	01-01-118-03
	      3 м3, сухие пылеватые лессовидные суглинки
	4399,82 
	38,53 
	4361,29 
	765,72 
	0,00 
	4,67 

	01-01-118-04
	      7 м3, группа грунтов 1
	3901,33 
	38,53 
	3862,80 
	493,84 
	0,00 
	4,67 

	01-01-118-05
	      7 м3, группа грунтов 2
	4295,63 
	38,53 
	4257,10 
	541,08 
	0,00 
	4,67 

	01-01-118-06
	      7 м3, сухие пылеватые лессовидные суглинки
	5311,36 
	38,53 
	5272,83 
	665,33 
	0,00 
	4,67 

	01-01-118-07
	      8 м3, группа грунтов 1
	3777,88 
	38,20 
	3739,68 
	447,72 
	0,00 
	4,63 

	01-01-118-08
	      8 м3, группа грунтов 2
	4222,75 
	38,53 
	4184,22 
	496,51 
	0,00 
	4,67 

	01-01-118-09
	      8 м3, сухие пылеватые лессовидные суглинки
	5139,39 
	38,53 
	5100,86 
	601,11 
	0,00 
	4,67 

	
	При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять:

	01-01-118-10
	      к расценке 01-01-118-01
	254,54 
	0,00 
	254,54 
	42,82 
	0,00 
	 

	01-01-118-11
	      к расценке 01-01-118-02
	258,57 
	0,00 
	258,57 
	43,50 
	0,00 
	 

	01-01-118-12
	      к расценке 01-01-118-03
	356,03 
	0,00 
	356,03 
	59,89 
	0,00 
	 

	01-01-118-13
	      к расценке 01-01-118-04
	198,29 
	0,00 
	198,29 
	22,70 
	0,00 
	 

	01-01-118-14
	      к расценке 01-01-118-05
	217,24 
	0,00 
	217,24 
	24,87 
	0,00 
	 

	01-01-118-15
	      к расценке 01-01-118-06
	277,86 
	0,00 
	277,86 
	31,81 
	0,00 
	 

	01-01-118-16
	      к расценке 01-01-118-07
	200,25 
	0,00 
	200,25 
	20,97 
	0,00 
	 

	01-01-118-17
	      к расценке 01-01-118-08
	216,82 
	0,00 
	216,82 
	22,70 
	0,00 
	 

	01-01-118-18
	      к расценке 01-01-118-09
	280,34 
	0,00 
	280,34 
	29,35 
	0,00 
	 

	Таблица 01-01-119. Планировка рисовых чеков площадью до 10 га с устройством валиков кулисным способом с объемом кулис от 101 до 300 м3 на 1 га чека 

   

	
	Измеритель: 1000 м3 грунта

	
	Планировка рисовых чеков площадью до 10 га с устройством валиков кулисным способом с объемом кулис от 101 до 300 м3 на 1 га чека при перемещении грунта до 100 м прицепными скреперами с ковшом вместимостью:

	01-01-119-01
	      3 м3, группа грунтов 1
	3543,02 
	38,53 
	3504,49 
	615,90 
	0,00 
	4,67 

	01-01-119-02
	      3 м3, группа грунтов 2
	3966,56 
	38,53 
	3928,03 
	688,63 
	0,00 
	4,67 

	01-01-119-03
	      3 м3, сухие пылеватые лессовидные суглинки
	4821,90 
	38,53 
	4783,37 
	836,47 
	0,00 
	4,67 

	01-01-119-04
	      7 м3, группа грунтов 1
	4276,44 
	38,53 
	4237,91 
	536,49 
	0,00 
	4,67 

	01-01-119-05
	      7 м3, группа грунтов 2
	4712,42 
	38,53 
	4673,89 
	588,88 
	0,00 
	4,67 

	01-01-119-06
	      7 м3, сухие пылеватые лессовидные суглинки
	5830,45 
	38,53 
	5791,92 
	724,90 
	0,00 
	4,67 

	01-01-119-07
	      8 м3, группа грунтов 1
	4140,04 
	38,53 
	4101,51 
	485,32 
	0,00 
	4,67 

	01-01-119-08
	      8 м3, группа грунтов 2
	4631,52 
	38,53 
	4592,99 
	539,36 
	0,00 
	4,67 

	01-01-119-09
	      8 м3, сухие пылеватые лессовидные суглинки
	5642,08 
	38,53 
	5603,55 
	653,84 
	0,00 
	4,67 

	
	При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять:

	01-01-119-10
	      к расценке 01-01-119-01
	281,93 
	0,00 
	281,93 
	47,43 
	0,00 
	 

	01-01-119-11
	      к расценке 01-01-119-02
	287,56 
	0,00 
	287,56 
	48,37 
	0,00 
	 

	01-01-119-12
	      к расценке 01-01-119-03
	395,50 
	0,00 
	395,50 
	66,53 
	0,00 
	 

	01-01-119-13
	      к расценке 01-01-119-04
	219,76 
	0,00 
	219,76 
	25,16 
	0,00 
	 

	01-01-119-14
	      к расценке 01-01-119-05
	242,50 
	0,00 
	242,50 
	27,76 
	0,00 
	 

	01-01-119-15
	      к расценке 01-01-119-06
	308,17 
	0,00 
	308,17 
	35,28 
	0,00 
	 

	01-01-119-16
	      к расценке 01-01-119-07
	222,34 
	0,00 
	222,34 
	23,28 
	0,00 
	 

	01-01-119-17
	      к расценке 01-01-119-08
	240,29 
	0,00 
	240,29 
	25,16 
	0,00 
	 

	01-01-119-18
	      к расценке 01-01-119-09
	312,11 
	0,00 
	312,11 
	32,68 
	0,00 
	 

	Таблица 01-01-120. Планировка рисовых чеков площадью до 10 га с устройством валиков кулисным способом с объемом кулис от 301 м3 до 900 м3 на 1 га чека 

   

	
	Измеритель: 1000 м3 грунта

	
	Планировка рисовых чеков площадью до 10 га с устройством валиков кулисным способом с объемом кулис от 301 до 900 м3 на 1 га чека при перемещении грунта до 100 м прицепными скреперами с ковшом вместимостью:

	01-01-120-01
	      3 м3, группа грунтов 1
	3818,50 
	38,53 
	3779,97 
	662,48 
	0,00 
	4,67 

	01-01-120-02
	      3 м3, группа грунтов 2
	4279,10 
	38,53 
	4240,57 
	740,93 
	0,00 
	4,67 

	01-01-120-03
	      3 м3, сухие пылеватые лессовидные суглинки
	5198,88 
	38,53 
	5160,35 
	900,17 
	0,00 
	4,67 

	01-01-120-04
	      7 м3, группа грунтов 1
	4621,24 
	38,53 
	4582,71 
	576,09 
	0,00 
	4,67 

	01-01-120-05
	      7 м3, группа грунтов 2
	5087,53 
	38,53 
	5049,00 
	632,00 
	0,00 
	4,67 

	01-01-120-06
	      7 м3, сухие пылеватые лессовидные суглинки
	6305,34 
	38,53 
	6266,81 
	778,96 
	0,00 
	4,67 

	01-01-120-07
	      8 м3, группа грунтов 1
	4471,48 
	38,53 
	4432,95 
	520,12 
	0,00 
	4,67 

	01-01-120-08
	      8 м3, группа грунтов 2
	4994,73 
	38,53 
	4956,20 
	577,53 
	0,00 
	4,67 

	01-01-120-09
	      8 м3, сухие пылеватые лессовидные суглинки
	6099,19 
	38,53 
	6060,66 
	701,40 
	0,00 
	4,67 

	
	При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять:

	01-01-120-10
	      к расценке 01-01-120-01
	307,70 
	0,00 
	307,70 
	51,76 
	0,00 
	 

	01-01-120-11
	      к расценке 01-01-120-02
	313,34 
	0,00 
	313,34 
	52,71 
	0,00 
	 

	01-01-120-12
	      к расценке 01-01-120-03
	431,75 
	0,00 
	431,75 
	72,63 
	0,00 
	 

	01-01-120-13
	      к расценке 01-01-120-04
	239,97 
	0,00 
	239,97 
	27,47 
	0,00 
	 

	01-01-120-14
	      к расценке 01-01-120-05
	263,97 
	0,00 
	263,97 
	30,22 
	0,00 
	 

	01-01-120-15
	      к расценке 01-01-120-06
	337,22 
	0,00 
	337,22 
	38,61 
	0,00 
	 

	01-01-120-16
	      к расценке 01-01-120-07
	243,06 
	0,00 
	243,06 
	25,45 
	0,00 
	 

	01-01-120-17
	      к расценке 01-01-120-08
	262,39 
	0,00 
	262,39 
	27,47 
	0,00 
	 

	01-01-120-18
	      к расценке 01-01-120-09
	338,35 
	0,00 
	338,35 
	35,43 
	0,00 
	 

	Таблица 01-01-121. Планировка рисовых чеков площадью до 10 га с устройством валиков кулисным способом с объемом кулис свыше 900 м3 на 1 га чека 

   

	
	Измеритель: 1000 м3 грунта

	
	Планировка рисовых чеков площадью до 10 га с устройством валиков кулисным способом с объемом кулис свыше 900 м3 на 1 га чека при перемещении грунта до 100 м прицепными скреперами с ковшом вместимостью:

	01-01-121-01
	      3 м3, группа грунтов 1
	4333,21 
	38,53 
	4294,68 
	748,96 
	0,00 
	4,67 

	01-01-121-02
	      3 м3, группа грунтов 2
	4866,31 
	38,53 
	4827,78 
	840,15 
	0,00 
	4,67 

	01-01-121-03
	      3 м3, сухие пылеватые лессовидные суглинки
	5923,83 
	38,53 
	5885,30 
	1021,90 
	0,00 
	4,67 

	01-01-121-04
	      7 м3, группа грунтов 1
	5255,27 
	38,53 
	5216,74 
	648,68 
	0,00 
	4,67 

	01-01-121-05
	      7 м3, группа грунтов 2
	5821,33 
	38,53 
	5782,80 
	716,05 
	0,00 
	4,67 

	01-01-121-06
	      7 м 3, сухие пылеватые лессовидные суглинки
	7198,28 
	38,53 
	7159,75 
	881,24 
	0,00 
	4,67 

	01-01-121-07
	      8 м3, группа грунтов 1
	5084,64 
	38,53 
	5046,11 
	584,28 
	0,00 
	4,67 

	01-01-121-08
	      8 м3, группа грунтов 2
	5703,18 
	38,53 
	5664,65 
	651,70 
	0,00 
	4,67 

	01-01-121-09
	      8 м3, сухие пылеватые лессовидные суглинки
	6965,08 
	38,53 
	6926,55 
	792,05 
	0,00 
	4,67 

	
	При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять:

	01-01-121-10
	      к расценке 01-01-121-01
	356,03 
	0,00 
	356,03 
	59,89 
	0,00 
	 

	01-01-121-11
	      к расценке 01-01-121-02
	369,72 
	0,00 
	369,72 
	62,19 
	0,00 
	 

	01-01-121-12
	      к расценке 01-01-121-03
	498,60 
	0,00 
	498,60 
	83,87 
	0,00 
	 

	01-01-121-13
	      к расценке 01-01-121-04
	277,86 
	0,00 
	277,86 
	31,81 
	0,00 
	 

	01-01-121-14
	      к расценке 01-01-121-05
	304,38 
	0,00 
	304,38 
	34,85 
	0,00 
	 

	01-01-121-15
	      к расценке 01-01-121-06
	389,00 
	0,00 
	389,00 
	44,54 
	0,00 
	 

	01-01-121-16
	      к расценке 01-01-121-07
	280,34 
	0,00 
	280,34 
	29,35 
	0,00 
	 

	01-01-121-17
	      к расценке 01-01-121-08
	303,82 
	0,00 
	303,82 
	31,81 
	0,00 
	 

	01-01-121-18
	      к расценке 01-01-121-09
	392,20 
	0,00 
	392,20 
	41,07 
	0,00 
	 

	Таблица 01-01-122. Открытие и закрытие кулис 

   

	
	Измеритель: 1000 м3 грунта

	
	Открытие кулис бульдозерами мощностью:

	01-01-122-01
	      59 кВт (80 л.с.)
	1025,51 
	0,00 
	1025,51 
	202,71 
	0,00 
	 

	01-01-122-02
	      79 кВт (108 л.с.)
	727,12 
	0,00 
	727,12 
	119,87 
	0,00 
	 

	01-01-122-03
	      132 кВт (180 л.с.)
	822,76 
	0,00 
	822,76 
	81,12 
	0,00 
	 

	
	Закрытие кулис бульдозерами мощностью:

	01-01-122-04
	      до 59 кВт (80 л.с.)
	1266,80 
	0,00 
	1266,80 
	250,40 
	0,00 
	 

	01-01-122-05
	      до 79 кВт (108 л.с.)
	1013,05 
	0,00 
	1013,05 
	167,01 
	0,00 
	 

	01-01-122-06
	      до 132 кВт (180 л.с.)
	919,56 
	0,00 
	919,56 
	90,66 
	0,00 
	 

	Таблица 01-01-123. Устройство траншей под закрытый дренаж многоковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 23 литра в отвал 

   

	
	Измеритель: 1000 м траншей

	
	Устройство траншей под закрытый дренаж многоковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 23 литра в отвал:

	01-01-123-01
	      группа грунтов 1
	2689,28 
	0,00 
	2689,28 
	321,95 
	0,00 
	 

	01-01-123-02
	      группа грунтов 2
	3275,57 
	0,00 
	3275,57 
	392,14 
	0,00 
	 

	01-01-123-03
	      в торфе, содержащем скрытую пнистость свыше 0,5%
	3495,15 
	0,00 
	3495,15 
	418,42 
	0,00 
	 

	Таблица 01-01-124. Устройство траншей под закрытый дренаж многоковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 35 литров в отвал 

   

	
	Измеритель: 1000 м3 грунта

	
	Устройство траншей под закрытый дренаж многоковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 35 литров в отвал, глубина разработки:

	01-01-124-01
	      до 2,5 м, группа грунтов 1
	3074,39 
	0,00 
	3074,39 
	282,11 
	0,00 
	 

	01-01-124-02
	      до 2,5 м, группа грунтов 2
	3573,49 
	0,00 
	3573,49 
	327,91 
	0,00 
	 

	01-01-124-03
	      до 2,5 м, группа грунтов 3
	4657,35 
	0,00 
	4657,35 
	427,37 
	0,00 
	 

	01-01-124-04
	      до 3,5 м, группа грунтов 1
	2073,22 
	0,00 
	2073,22 
	190,24 
	0,00 
	 


	01-01-124-05
	      до 3,5 м, группа грунтов 2
	2392,17 
	0,00 
	2392,17 
	219,51 
	0,00 
	 

	01-01-124-06
	      до 3,5 м, группа грунтов 3
	2696,36 
	0,00 
	2696,36 
	247,42 
	0,00 
	 

	Таблица 01-01-125. Уплотнение откосов каналов, уплотнение грунта, отсыпаемого в дамбы и плотины экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 

   

	
	Измеритель: 1000 м2 уплотненной поверхности

	01-01-125-01
	Уплотнение откосов каналов экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3, оборудованными вальцовыми трамбовками
	3763,64 
	0,00 
	3763,64 
	682,65 
	0,00 
	 

	
	Уплотнение грунта, отсыпаемого в дамбы и плотины экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3, оборудованными трамбующими плитами:

	01-01-125-02
	      при 6 ударах плиты
	5535,64 
	0,00 
	5535,64 
	1004,06 
	0,00 
	 

	01-01-125-03
	      добавлять на каждый последующий удар к расценке 01-01-125-02
	912,90 
	0,00 
	912,90 
	165,58 
	0,00 
	 

	Таблица 01-01-126. Перемещение грунта тракторными прицепами (тележками) по пути с подъемом (в грузовом направлении) до 10% 

   

	
	Измеритель: 1000 м3 грунта

	
	Перемещение грунта тракторными прицепами (тележками) по пути с подъемом ( в грузовом направлении) до 10% на расстояние до 100 м при погрузке экскаваторами с ковшом вместимостью:

	01-01-126-01
	      0,5 м3, группа грунтов 1-2
	3434,11 
	0,00 
	3434,11 
	458,09 
	0,00 
	 

	01-01-126-02
	      0,5 м3, группа грунтов 3-4
	4793,45 
	0,00 
	4793,45 
	639,42 
	0,00 
	 

	01-01-126-03
	      1,0 м3, группа грунтов 1-2
	2825,99 
	0,00 
	2825,99 
	376,97 
	0,00 
	 

	01-01-126-04
	      1,0 м3, группа грунтов 3-4
	3684,52 
	0,00 
	3684,52 
	491,50 
	0,00 
	 

	01-01-126-05
	При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять к расценкам 01-01-126-01, 01-01-126-02, 01-01-126-03, 01-01-126-04
	86,72 
	0,00 
	86,72 
	11,57 
	0,00 
	 

	Таблица 01-01-127. Перемещение грунта тракторными прицепами (тележками) по пути с подъемом (в грузовом направлении) до 20% 

   

	
	Измеритель: 1000 м3 грунта

	
	Перемещение грунта тракторными прицепами (тележками) по пути с подъемом ( в грузовом направлении) до 20% на расстояние до 100 м при погрузке экскаваторами с ковшом вместимостью:

	01-01-127-01
	      0,5 м3, группа грунтов 1-2
	3779,91 
	0,00 
	3779,91 
	504,22 
	0,00 
	 

	01-01-127-02
	      0,5 м3, группа грунтов 3-4
	5270,41 
	0,00 
	5270,41 
	703,05 
	0,00 
	 

	01-01-127-03
	      1,0 м3, группа грунтов 1-2
	3112,16 
	0,00 
	3112,16 
	415,15 
	0,00 
	 

	01-01-127-04
	      1,0 м3, группа грунтов 3-4
	4054,16 
	0,00 
	4054,16 
	540,80 
	0,00 
	 

	01-01-127-05
	При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять к расценкам 01-01-127-01, 01-01-127-02, 01-01-127-03, 01-01-127-04
	95,39 
	0,00 
	95,39 
	12,72 
	0,00 
	 

	Таблица 01-01-128. Перемещение грунта тракторными прицепами (тележками) по пути с подъемом (в грузовом направлении) свыше 20% 

   

	
	Измеритель: 1000 м3 грунта

	
	Перемещение грунта тракторными прицепами (тележками) по пути с подъемом ( в грузовом направлении) свыше 20% на расстояние до 100 м при погрузке экскаваторами с ковшом вместимостью:

	01-01-128-01
	      0,5 м3, группа грунтов 1-2
	4125,70 
	0,00 
	4125,70 
	550,35 
	0,00 
	 

	01-01-128-02
	      0,5 м3, группа грунтов 3-4
	5747,37 
	0,00 
	5747,37 
	766,67 
	0,00 
	 

	01-01-128-03
	      1,0 м3, группа грунтов 1-2
	3386,42 
	0,00 
	3386,42 
	451,73 
	0,00 
	 

	01-01-128-04
	      1,0 м3, группа грунтов 3-4
	4423,80 
	0,00 
	4423,80 
	590,11 
	0,00 
	 

	01-01-128-05
	При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять к расценкам 01-01-128-01, 01-01-128-02, 01-01-128-03, 01-01-128-04
	105,15 
	0,00 
	105,15 
	14,03 
	0,00 
	 

	Таблица 01-01-129. Устройство закрытого дренажа вручную из керамических труб 

   

	
	Измеритель: 1000 м дренажа

	
	Устройство закрытого дренажа вручную из керамических труб диаметром:

	01-01-129-01
	      до 10 см в грунтах природной влажности, группа грунтов 1-2
	45025,29 
	740,47 
	914,83 
	89,31 
	43369,99 
	81,91 

	(406-9225)
	  Фильтрующие материалы, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	01-01-129-02
	      до 10 см в грунтах природной влажности, грунт торфяной
	48671,13 
	2065,46 
	1004,32 
	95,37 
	45601,35 
	228,48 

	(406-9225)
	  Фильтрующие материалы, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	01-01-129-03
	      свыше 10 см в грунтах природной влажности, группа грунтов 1-2
	65838,28 
	1132,17 
	3030,64 
	298,09 
	61675,47 
	125,24 

	(406-9225)
	  Фильтрующие материалы, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	01-01-129-04
	      свыше 10 см в грунтах природной влажности, грунт торфяной
	73863,52 
	2692,47 
	3330,90 
	318,35 
	67840,15 
	297,84 

	(406-9225)
	  Фильтрующие материалы, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	01-01-129-05
	      до 10 см в переувлажненных грунтах, группа грунтов 1-2
	51317,50 
	4711,83 
	1004,32 
	95,37 
	45601,35 
	521,22 

	(406-9225)
	  Фильтрующие материалы, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	01-01-129-06
	      до 10 см в переувлажненных грунтах, грунт торфяной
	52860,31 
	3928,06 
	3330,90 
	318,35 
	45601,35 
	434,52 

	(406-9225)
	  Фильтрующие материалы, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	01-01-129-07
	      свыше 10 см в переувлажненных грунтах, группа грунтов 1-2
	77035,48 
	5864,43 
	3330,90 
	318,35 
	67840,15 
	648,72 

	(406-9225)
	  Фильтрующие материалы, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	01-01-129-08
	      свыше 10 см в переувлажненных грунтах, грунт торфяной
	76307,04 
	5135,99 
	3330,90 
	318,35 
	67840,15 
	568,14 

	(406-9225)
	  Фильтрующие материалы, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	01-01-129-09
	      до 10 см в плывунных грунтах
	49233,60 
	2627,93 
	1004,32 
	95,37 
	45601,35 
	290,7 

	(406-9225)
	  Фильтрующие материалы, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	01-01-129-10
	      свыше 10 см в плывунных грунтах
	74638,07 
	3467,02 
	3330,90 
	318,35 
	67840,15 
	383,52 

	(406-9225)
	  Фильтрующие материалы, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	Таблица 01-01-130. Устройство вручную в траншеях, разработанных каналокопателями, закрытого дренажа из керамических труб 

   

	
	Измеритель: 1000 м дренажа

	
	Устройство вручную в траншеях, разработанных каналокопателями, закрытого дренажа из керамических труб диаметром:

	01-01-130-01
	      до 10 см в грунтах природной влажности, группа грунтов 1-2
	46709,89 
	2425,07 
	914,83 
	89,31 
	43369,99 
	268,26 

	(406-9225)
	  Фильтрующие материалы, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	01-01-130-02
	      до 10 см в грунтах природной влажности, грунт торфяной
	49832,95 
	3227,28 
	1004,32 
	95,37 
	45601,35 
	357 

	(406-9225)
	  Фильтрующие материалы, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	01-01-130-03
	      свыше 10 см в грунтах природной влажности, группа грунтов 1-2
	67691,75 
	2985,64 
	3030,64 
	298,09 
	61675,47 
	330,27 

	(406-9225)
	  Фильтрующие материалы, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	01-01-130-04
	      свыше 10 см в грунтах природной влажности, грунт торфяной
	75071,45 
	3900,40 
	3330,90 
	318,35 
	67840,15 
	431,46 

	(406-9225)
	  Фильтрующие материалы, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	01-01-130-05
	      10 см в переувлажненных грунтах, группа грунтов 1-2
	54351,14 
	7745,47 
	1004,32 
	95,37 
	45601,35 
	856,8 

	(406-9225)
	  Фильтрующие материалы, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	01-01-130-06
	      10 см в переувлажненных грунтах, грунт торфяной
	55386,81 
	6454,56 
	3330,90 
	318,35 
	45601,35 
	714 

	(406-9225)
	  Фильтрующие материалы, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	01-01-130-07
	      свыше 10 см в переувлажненных грунтах, группа грунтов 1-2
	80530,16 
	9359,11 
	3330,90 
	318,35 
	67840,15 
	1035,3 

	(406-9225)
	  Фильтрующие материалы, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	01-01-130-08
	      свыше 10 см в переувлажненных грунтах, грунт торфяной
	78050,98 
	7800,80 
	3330,90 
	318,35 
	66919,28 
	862,92 

	(406-9225)
	  Фильтрующие материалы, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	01-01-130-09
	      до 10 см в плывунных грунтах
	51519,15 
	3992,61 
	1004,32 
	95,37 
	46522,22 
	441,66 

	(406-9225)
	  Фильтрующие материалы, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	01-01-130-10
	      свыше 10 см в плывунных грунтах
	76725,99 
	5200,53 
	3330,90 
	318,35 
	68194,56 
	575,28 

	(406-9225)
	  Фильтрующие материалы, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	Таблица 01-01-131. Устройство закрытого дренажа механизированным способом в траншеях глубиной до 2 м 

   

	
	Измеритель: 1000 м дренажа

	
	Устройство закрытого дренажа экскаваторами-дреноукладчиками мощностью 40 кВт (55 л.с.) из пластмассовых труб диаметром:

	01-01-131-01
	      до 10 см в траншеях глубиной до 2 м, группа грунтов 1
	9166,68 
	260,11 
	1775,28 
	393,22 
	7131,29 
	27,38 

	(406-9225)
	  Фильтрующие материалы, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	01-01-131-02
	      до 10 см в траншеях глубиной до 2 м, группа грунтов 2
	9720,25 
	329,56 
	2259,40 
	502,16 
	7131,29 
	34,69 

	(406-9225)
	  Фильтрующие материалы, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	01-01-131-03
	      до 10 см в траншеях глубиной до 2 м, группа грунтов 3
	10451,70 
	421,52 
	2898,89 
	646,06 
	7131,29 
	44,37 

	(406-9225)
	  Фильтрующие материалы, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	01-01-131-04
	      свыше 10 см в траншеях глубиной до 2 м, группа грунтов 1
	17202,15 
	340,10 
	2398,60 
	513,55 
	14463,45 
	35,8 

	(406-9225)
	  Фильтрующие материалы, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	01-01-131-05
	      свыше 10 см в траншеях глубиной до 2 м, группа грунтов 2
	17739,59 
	409,07 
	2867,07 
	618,96 
	14463,45 
	43,06 

	(406-9225)
	  Фильтрующие материалы, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	01-01-131-06
	      свыше 10 см в траншеях глубиной до 2 м, группа грунтов 3
	19206,95 
	597,46 
	4146,04 
	906,77 
	14463,45 
	62,89 

	(406-9225)
	  Фильтрующие материалы, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	
	Устройство закрытого дренажа экскаваторами-дреноукладчиками мощностью 40 кВт (55 л.с.) из керамических труб диаметром:

	01-01-131-07
	      до 10 см в траншеях глубиной до 2 м, группа грунтов 1
	47224,07 
	523,42 
	3330,66 
	632,94 
	43369,99 
	57,9 

	(406-9225)
	  Фильтрующие материалы, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	01-01-131-08
	      до 10 см в траншеях глубиной до 2 м, группа грунтов 2
	48014,51 
	659,92 
	3984,60 
	780,18 
	43369,99 
	73 

	(406-9225)
	  Фильтрующие материалы, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	01-01-131-09
	      до 10 см в траншеях глубиной до 2 м, группа грунтов 3
	49179,95 
	859,52 
	4950,44 
	997,26 
	43369,99 
	95,08 

	(406-9225)
	  Фильтрующие материалы, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	01-01-131-10
	      свыше 10 см в траншеях глубиной до 2 м, группа грунтов 1
	68522,75 
	746,88 
	6100,40 
	988,93 
	61675,47 
	82,62 

	(406-9225)
	  Фильтрующие материалы, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	01-01-131-11
	      свыше 10 см в траншеях глубиной до 2 м, группа грунтов 2
	69293,31 
	877,96 
	6739,88 
	1132,66 
	61675,47 
	97,12 

	(406-9225)
	  Фильтрующие материалы, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	01-01-131-12
	      свыше 10 см в траншеях глубиной до 2 м, группа грунтов 3
	71425,92 
	1234,23 
	8516,22 
	1531,90 
	61675,47 
	136,53 

	(406-9225)
	  Фильтрующие материалы, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	Таблица 01-01-132. Устройство закрытого дренажа из керамических труб с пластмассовыми соединительными муфтами механизированным способом в траншеях глубиной до 2 м 

   

	
	Измеритель: 1000 м дренажа

	
	Устройство закрытого дренажа экскаваторами-дреноукладчиками мощностью 40 кВт (55 л.с.) из керамических труб диаметром:

	01-01-132-01
	      до 10 см с пластмассовыми соединительными муфтами в траншеях глубиной до 2 м, группа грунтов 1
	43761,27 
	384,29 
	2599,31 
	476,11 
	40777,67 
	42,51 

	(101-9124)
	  Пластмассовые материалы, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(406-9225)
	  Фильтрующие материалы, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	01-01-132-02
	      до 10 см с пластмассовыми соединительными муфтами в траншеях глубиной до 2 м, группа грунтов 2
	44189,34 
	485,99 
	2925,68 
	549,53 
	40777,67 
	53,76 

	(101-9124)
	  Пластмассовые материалы, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(406-9225)
	  Фильтрующие материалы, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	01-01-132-03
	      до 10 см с пластмассовыми соединительными муфтами в траншеях глубиной до 2 м, группа грунтов 3
	45166,75 
	625,21 
	3763,87 
	737,97 
	40777,67 
	69,16 

	(101-9124)
	  Пластмассовые материалы, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(406-9225)
	  Фильтрующие материалы, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	01-01-132-04
	      свыше 10 см с пластмассовыми соединительными муфтами в траншеях глубиной до 2 м, группа грунтов 1
	61610,38 
	564,91 
	4870,47 
	746,45 
	56175,00 
	62,49 

	(101-9124)
	  Пластмассовые материалы, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(406-9225)
	  Фильтрующие материалы, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	01-01-132-05
	      свыше 10 см с пластмассовыми соединительными муфтами в траншеях глубиной до 2 м, группа грунтов 2
	62316,06 
	660,01 
	5481,05 
	884,23 
	56175,00 
	73,01 

	(101-9124)
	  Пластмассовые материалы, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(406-9225)
	  Фильтрующие материалы, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	01-01-132-06
	      свыше 10 см с пластмассовыми соединительными муфтами в траншеях глубиной до 2 м, группа грунтов 3
	63843,54 
	908,52 
	6760,02 
	1171,75 
	56175,00 
	100,5 

	(101-9124)
	  Пластмассовые материалы, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(406-9225)
	  Фильтрующие материалы, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	Таблица 01-01-133. Устройство закрытого дренажа механизированным способом в траншеях глубиной до 4 м 

   

	
	Измеритель: 1000 м дренажа

	
	Устройство закрытого дренажа экскаваторами-дреноукладчиками мощностью 118 кВт (160 л.с.) из пластмассовых труб диаметром:

	01-01-133-01
	      до 10 см в траншеях глубиной до 4 м, группа грунтов 1
	37566,98 
	1195,29 
	29240,40 
	2754,86 
	7131,29 
	141,12 

	(406-9225)
	  Фильтрующие материалы, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(407-9080)
	  Грунт дренирующий, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	01-01-133-02
	      до 10 см в траншеях глубиной до 4 м, группа грунтов 2
	41206,09 
	1252,20 
	32822,60 
	2969,37 
	7131,29 
	147,84 

	(406-9225)
	  Фильтрующие материалы, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(407-9080)
	  Грунт дренирующий, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	01-01-133-03
	      до 10 см в траншеях глубиной до 4 м, группа грунтов 3
	49159,27 
	1406,95 
	40621,03 
	3437,01 
	7131,29 
	166,11 

	(406-9225)
	  Фильтрующие материалы, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(407-9080)
	  Грунт дренирующий, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	01-01-133-04
	      свыше 10 см в траншеях глубиной до 4 м, группа грунтов 1
	53615,07 
	1438,46 
	37713,16 
	3364,15 
	14463,45 
	169,83 

	(406-9225)
	  Фильтрующие материалы, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(407-9080)
	  Грунт дренирующий, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	01-01-133-05
	      свыше 10 см в траншеях глубиной до 4 м, группа грунтов 2
	58336,72 
	1513,67 
	42359,60 
	3643,28 
	14463,45 
	178,71 

	(406-9225)
	  Фильтрующие материалы, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(407-9080)
	  Грунт дренирующий, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	01-01-133-06
	      свыше 10 см в траншеях глубиной до 4 м, группа грунтов 3
	68624,65 
	1698,07 
	52463,13 
	4246,40 
	14463,45 
	200,48 

	(406-9225)
	  Фильтрующие материалы, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(407-9080)
	  Грунт дренирующий, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	
	Устройство закрытого дренажа экскаваторами-дреноукладчиками мощностью 79 кВт (108 л.с.) из керамических труб диаметром:

	01-01-133-07
	      до 10 см в траншеях глубиной до 4 м, группа грунтов 1
	66444,12 
	1809,38 
	21264,75 
	2770,42 
	43369,99 
	206,08 

	(406-9225)
	  Фильтрующие материалы, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(407-9080)
	  Грунт дренирующий, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	01-01-133-08
	      до 10 см в траншеях глубиной до 4 м, группа грунтов 2
	70120,83 
	1947,05 
	24803,79 
	3104,37 
	43369,99 
	221,76 

	(406-9225)
	  Фильтрующие материалы, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(407-9080)
	  Грунт дренирующий, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	01-01-133-09
	      до 10 см в траншеях глубиной до 4 м, группа грунтов 3
	75245,25 
	2272,00 
	29603,26 
	3554,30 
	43369,99 
	258,77 

	(406-9225)
	  Фильтрующие материалы, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(407-9080)
	  Грунт дренирующий, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	01-01-133-10
	      свыше 10 см в траншеях глубиной до 4 м, группа грунтов 1
	90716,73 
	2105,09 
	26936,17 
	3334,45 
	61675,47 
	239,76 

	(406-9225)
	  Фильтрующие материалы, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(407-9080)
	  Грунт дренирующий, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	01-01-133-11
	      свыше 10 см в траншеях глубиной до 4 м, группа грунтов 2
	95343,42 
	2338,99 
	31328,96 
	3745,02 
	61675,47 
	266,4 

	(406-9225)
	  Фильтрующие материалы, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(407-9080)
	  Грунт дренирующий, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	01-01-133-12
	      свыше 10 см в траншеях глубиной до 4 м, группа грунтов 3
	101240,62 
	2655,07 
	36910,08 
	4269,89 
	61675,47 
	302,4 

	(406-9225)
	  Фильтрующие материалы, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(407-9080)
	  Грунт дренирующий, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	
	Устройство закрытого дренажа экскаваторами-дреноукладчиками мощностью 118 кВт (160 л.с.) из керамических труб диаметром до:

	01-01-133-13
	      10 см в траншеях глубиной до 4 м, группа грунтов 1
	76350,39 
	1819,22 
	31161,18 
	2873,75 
	43369,99 
	207,2 

	(406-9225)
	  Фильтрующие материалы, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(407-9080)
	  Грунт дренирующий, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	01-01-133-14
	      10 см в траншеях глубиной до 4 м, группа грунтов 2
	80050,59 
	1937,22 
	34743,38 
	3088,51 
	43369,99 
	220,64 

	(406-9225)
	  Фильтрующие материалы, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(407-9080)
	  Грунт дренирующий, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	01-01-133-15
	      10 см в траншеях глубиной до 4 м, группа грунтов 3
	88792,16 
	2341,45 
	43080,72 
	3586,04 
	43369,99 
	266,68 

	(406-9225)
	  Фильтрующие материалы, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(407-9080)
	  Грунт дренирующий, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	01-01-133-16
	      свыше 10 см в траншеях глубиной до 4 м, группа грунтов 1
	102123,45 
	2144,08 
	38303,90 
	3399,92 
	61675,47 
	244,2 

	(406-9225)
	  Фильтрующие материалы, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(407-9080)
	  Грунт дренирующий, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	01-01-133-17
	      свыше 10 см в траншеях глубиной до 4 м, группа грунтов 2
	106669,86 
	2202,55 
	42791,84 
	3669,87 
	61675,47 
	250,86 

	(406-9225)
	  Фильтрующие материалы, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(407-9080)
	  Грунт дренирующий, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	01-01-133-18
	      свыше 10 см в траншеях глубиной до 4 м, группа грунтов 3
	117275,73 
	2655,07 
	52945,19 
	4275,99 
	61675,47 
	302,4 

	(406-9225)
	  Фильтрующие материалы, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(407-9080)
	  Грунт дренирующий, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	Таблица 01-01-134. Устройство дренажа дреноукладчиками (бестраншейными) с тягачами 118 кВт (160 л.с.) из пластмассовых труб 

   

	
	Измеритель: 1000 м дренажа

	
	Устройство дренажа дреноукладчиками (бестраншейными) с тягачами 118 кВт (160 л.с.) из пластмассовых труб, группа грунтов:

	01-01-134-01
	      1
	32748,58 
	149,39 
	5719,88 
	299,17 
	26879,31 
	15,91 

	(406-9225)
	  Фильтрующие материалы, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	01-01-134-02
	      2
	33343,08 
	163,76 
	6300,01 
	329,87 
	26879,31 
	17,44 

	(406-9225)
	  Фильтрующие материалы, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	01-01-134-03
	      3
	34028,27 
	181,13 
	6967,83 
	365,21 
	26879,31 
	19,29 

	(406-9225)
	  Фильтрующие материалы, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	Таблица 01-01-135. Устройство дренажа дреноукладчиками (бестраншейными) с тягачами 118 кВт (160 л.с.) из пластмассовых труб, предварительно изолированных защитно-фильтрующим материалом 

   

	
	Измеритель: 1000 м дренажа

	
	Устройство дренажа дреноукладчиками (бестраншейными) с тягачами 118 кВт (160 л.с.) из пластмассовых труб, предварительно изолированных защитно-фильтрующим материалом, группа грунтов:

	01-01-135-01
	      1
	38148,16 
	132,02 
	5106,02 
	266,68 
	32910,12 
	14,06 

	(406-9225)
	  Фильтрующие материалы, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	01-01-135-02
	      2
	38606,72 
	145,36 
	5551,24 
	290,24 
	32910,12 
	15,48 

	(406-9225)
	  Фильтрующие материалы, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	01-01-135-03
	      3
	39207,86 
	159,63 
	6138,11 
	321,30 
	32910,12 
	17 

	(406-9225)
	  Фильтрующие материалы, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	Таблица 01-01-136. Устройство кротового дренажа 

   

	
	Измеритель: 1000 м дренажа

	01-01-136-01
	Устройство кротового дренажа
	60,26 
	0,00 
	60,26 
	9,89 
	0,00 
	 

	Таблица 01-01-137. Устройство кротового дренажа на сланях 

   

	
	Измеритель: 1000 м дренажа

	01-01-137-01
	Устройство кротового дренажа на сланях
	74,30 
	0,00 
	74,30 
	12,20 
	0,00 
	 

	Таблица 01-01-138. Глубокое рыхление дренируемых земель тракторными рыхлителями 

   

	
	Измеритель: 1 га

	
	Глубокое рыхление дренируемых земель тракторными рыхлителями на тракторе мощностью:

	01-01-138-01
	      59 кВт (80 л.с.), длина гона 200 м
	266,22 
	0,00 
	266,22 
	38,89 
	0,00 
	 

	01-01-138-02
	      59 кВт (80 л.с.), длина гона 600 м
	202,22 
	0,00 
	202,22 
	29,54 
	0,00 
	 

	01-01-138-03
	      59 кВт (80 л.с.), длина гона свыше 600 м
	174,39 
	0,00 
	174,39 
	25,47 
	0,00 
	 

	01-01-138-04
	      79 кВт (108 л.с.), длина гона 200 м
	226,31 
	0,00 
	226,31 
	32,97 
	0,00 
	 

	01-01-138-05
	      79 кВт (108 л.с.), длина гона 600 м
	166,76 
	0,00 
	166,76 
	24,29 
	0,00 
	 

	01-01-138-06
	      79 кВт (108 л.с.), длина гона свыше 600 м
	147,90 
	0,00 
	147,90 
	21,55 
	0,00 
	 

	01-01-138-07
	      158 кВт (215 л.с.), длина гона 200 м
	331,75 
	0,00 
	331,75 
	23,57 
	0,00 
	 

	01-01-138-08
	      158 кВт (215 л.с.), длина гона 600 м
	250,34 
	0,00 
	250,34 
	17,79 
	0,00 
	 

	01-01-138-09
	      158 кВт (215 л.с.), длина гона свыше 600 м
	201,49 
	0,00 
	201,49 
	14,32 
	0,00 
	 

	Подраздел 1.8 РАЗРАБОТКА ГРУНТА МЕТОДОМ ГИДРОМЕХАНИЗАЦИИ 

   

	Таблица 01-01-144. Разработка грунта 2 группы гидромониторно-насосно-землесосными установками 

   

	
	Измеритель: 1000 м3 грунта

	
	Разработка грунта 2 группы гидромониторно-насосно-землесосными установками:

	01-01-144-01
	      электрическими стационарными производительностью 80 м3/ч
	5175,37 
	714,39 
	3922,49 
	512,56 
	538,49 
	76,08 

	01-01-144-02
	      электрическими стационарными производительностью 140 м3/ч
	4340,81 
	488,25 
	3166,84 
	330,89 
	685,72 
	50,18 

	01-01-144-03
	      электрическими стационарными производительностью 200 м3/ч
	4937,96 
	345,71 
	4079,41 
	231,40 
	512,84 
	35,53 

	01-01-144-04
	      электрическими стационарными производительностью 400 м3/ч
	4406,81 
	153,68 
	3860,58 
	161,91 
	392,55 
	13,41 

	01-01-144-05
	      электрическими плавучими производительностью 400 м3/ч
	4785,09 
	153,68 
	4238,86 
	161,91 
	392,55 
	13,41 

	01-01-144-06
	      дизельными стационарными производительностью 80 м3/ч
	4136,52 
	714,39 
	2883,64 
	493,17 
	538,49 
	76,08 

	01-01-144-07
	      дизельными плавучими производительностью 80 м3/ч
	4650,67 
	714,39 
	3397,79 
	512,56 
	538,49 
	76,08 

	Таблица 01-01-145. Разработка грунта 2 группы плавучими землесосными снарядами 

   

	
	Измеритель: 1000 м3 грунта

	
	Разработка грунта 2 группы плавучими землесосными снарядами:

	01-01-145-01
	      дизельными производительностью 80 м3/ч
	6917,24 
	688,44 
	5663,31 
	1022,95 
	565,49 
	69,12 

	01-01-145-02
	      дизельными производительностью 140 м3/ч
	8682,81 
	549,29 
	7081,46 
	896,47 
	1052,06 
	55,15 

	01-01-145-03
	      электрическими производительностью 80 м3/ч
	5889,32 
	625,59 
	4753,68 
	748,41 
	510,05 
	62,81 

	01-01-145-04
	      электрическими производительностью 140 м3/ч
	6679,24 
	499,39 
	5209,13 
	713,82 
	970,72 
	50,14 

	01-01-145-05
	      электрическими производительностью 200 м3/ч
	8011,23 
	353,88 
	6555,69 
	806,99 
	1101,66 
	35,53 

	01-01-145-06
	      электрическими производительностью 400 м3/ч
	7662,53 
	175,79 
	6736,75 
	615,75 
	749,99 
	17,65 

	01-01-145-07
	      электрическими производительностью 600 м3/ч
	6900,03 
	133,55 
	6069,52 
	397,33 
	696,96 
	12,32 

	01-01-145-08
	      оборудованными эжектирующим устройством производительностью 200 м3/ч
	8167,77 
	349,97 
	6716,14 
	806,99 
	1101,66 
	35,53 

	01-01-145-09
	      оборудованными эжектирующим устройством производительностью 400 м3/ч
	8193,03 
	173,85 
	7269,19 
	615,75 
	749,99 
	17,65 

	Таблица 01-01-146. Дополнительная транспортировка грунта 2 группы землесосными станциями перекачки при работе совместно с плавучими землесосными снарядами 

   

	
	Измеритель: 1000 м3 грунта

	
	Дополнительная транспортировка грунта 2 группы стационарными землесосными станциями перекачки при работе совместно с плавучими землесосными снарядами, производительность станций перекачки:

	01-01-146-01
	      80 м3/ч
	3170,88 
	378,98 
	2406,59 
	638,67 
	385,31 
	33,07 

	01-01-146-02
	      140 м3/ч
	3159,46 
	191,84 
	2202,98 
	352,67 
	764,64 
	16,74 

	01-01-146-03
	      200 м3/ч
	3477,84 
	132,25 
	2617,48 
	363,60 
	728,11 
	11,54 

	01-01-146-04
	      400 м3/ч
	3585,68 
	60,85 
	3094,53 
	155,92 
	430,30 
	5,31 

	01-01-146-05
	      600 м3/ч
	3671,50 
	55,01 
	3100,88 
	104,84 
	515,61 
	4,8 

	
	Дополнительная транспортировка грунта 2 группы плавучими землесосными станциями перекачки при работе совместно с плавучими землесосными снарядами, производительность станций перекачки:

	01-01-146-06
	      200 м3/ч
	3966,49 
	133,74 
	2990,67 
	239,74 
	842,08 
	11,67 

	01-01-146-07
	      400 м3/ч
	3998,67 
	61,54 
	3506,83 
	136,07 
	430,30 
	5,37 

	01-01-146-08
	      600 м3/ч
	4127,57 
	55,58 
	3556,38 
	91,64 
	515,61 
	4,85 

	Таблица 01-01-147. Дополнительная транспортировка грунта 2 группы землесосными станциями перекачки при работе совместно с гидромониторно-насосно-землесосными установками 

   

	
	Измеритель: 1000 м3 грунта

	
	Дополнительная транспортировка грунта 2 группы стационарными землесосными станциями перекачки при работе совместно с гидромониторно-насосно-землесосными установками, производительность станций перекачки:

	01-01-147-01
	      80 м3/ч
	2088,06 
	267,95 
	1281,62 
	340,12 
	538,49 
	29,64 

	01-01-147-02
	      140 м3/ч
	2051,47 
	152,32 
	1213,43 
	194,25 
	685,72 
	16,85 

	01-01-147-03
	      200 м3/ч
	2003,63 
	107,21 
	1383,58 
	192,23 
	512,84 
	11,86 

	01-01-147-04
	      400 м3/ч
	2143,58 
	75,03 
	1660,90 
	83,71 
	407,65 
	8,3 

	
	Дополнительная транспортировка грунта 2 группы плавучими землесосными станциями перекачки при работе совместно с гидромониторно-насосно-землесосными установками, производительность станций перекачки:

	01-01-147-05
	      200 м3/ч
	2200,25 
	108,21 
	1579,20 
	126,63 
	512,84 
	11,97 

	01-01-147-06
	      400 м3/ч
	2358,25 
	75,76 
	1874,84 
	72,73 
	407,65 
	8,38 

	Таблица 01-01-148. Разработка грунта в каналах плавучими землесосными снарядами производительностью 25 м3/час в отвал 

   

	
	Измеритель: 1000 м3 грунта

	
	Разработка грунта в каналах плавучими землесосными снарядами производительностью 25 м3/час в отвал:

	01-01-148-01
	      с устройством обвалования, группа грунтов 1 (пески)
	7475,18 
	0,00 
	7475,18 
	1559,87 
	0,00 
	 

	01-01-148-02
	      с устройством обвалования, группа грунтов 2 (супеси)
	11633,03 
	0,00 
	11633,03 
	2428,74 
	0,00 
	 

	01-01-148-03
	      с устройством обвалования, группа грунтов 3-4 (супеси, суглинки)
	20190,45 
	0,00 
	20190,45 
	4223,76 
	0,00 
	 

	01-01-148-04
	      без устройства обвалования, группа грунтов 1 (пески)
	6565,01 
	0,00 
	6565,01 
	1417,06 
	0,00 
	 

	01-01-148-05
	      без устройства обвалования, группа грунтов 2 (супеси)
	10177,08 
	0,00 
	10177,08 
	2196,73 
	0,00 
	 

	01-01-148-06
	      без устройства обвалования, группа грунтов 3-4 (супеси, суглинки)
	17664,89 
	0,00 
	17664,89 
	3812,97 
	0,00 
	 

	Таблица 01-01-149. Вспомогательные работы при разработке и укладке грунта гидромониторно-насосно-землесосными установками 

   

	
	Измеритель: 1000 м3 грунта

	
	Вспомогательные работы при разработке и укладке грунта гидромониторно-насосно-землесосными установками безэстакадным способом в профильное сооружение, в отвал с устройством обвалования и в штабель, производительность установки (по грунту):

	01-01-149-01
	      80 м3/ч
	4795,05 
	1115,45 
	1230,32 
	137,39 
	2449,28 
	136,53 

	01-01-149-02
	      200 м3/ч
	3302,48 
	960,79 
	1114,95 
	114,24 
	1226,74 
	117,6 

	01-01-149-03
	      400 м3/ч
	3259,25 
	164,58 
	1871,63 
	264,33 
	1223,04 
	18,43 

	
	Вспомогательные работы при разработке и укладке грунта гидромониторно-насосно-землесосными установками безэстакадным способом при одностороннем намыве, производительность установки (по грунту):

	01-01-149-04
	      200 м3/ч
	2076,15 
	814,39 
	960,41 
	95,02 
	301,35 
	99,68 

	01-01-149-05
	      400 м3/ч
	1305,14 
	103,05 
	1077,43 
	141,27 
	124,66 
	11,54 

	
	Вспомогательные работы при разработке и укладке грунта гидромониторно-насосно-землесосными установками безэстакадным способом в водоем, в отвал без устройства обвалования, намыв под воду, производительность установки (по грунту):

	01-01-149-06
	      200 м3/ч
	1139,23 
	689,06 
	282,54 
	27,62 
	167,63 
	84,34 

	01-01-149-07
	      400 м3/ч
	963,91 
	95,91 
	810,70 
	113,94 
	57,30 
	10,74 

	
	Вспомогательные работы при разработке и укладке грунта гидромониторно-насосно-землесосными установками послойно-грунтоопорным способом и методом набивки гребня в профильное сооружение, в отвал с устройством обвалования и в штабель, производительность установки (по грунту):

	01-01-149-08
	      200 м3/ч
	3462,58 
	1107,20 
	1255,84 
	127,69 
	1099,54 
	135,52 

	01-01-149-09
	      400 м3/ч
	3411,41 
	258,83 
	1709,91 
	223,57 
	1442,67 
	29,75 

	
	Вспомогательные работы при разработке и укладке грунта гидромониторно-насосно-землесосными установками послойно-грунтоопорным способом и методом набивки гребня при одностороннем намыве, производительность установки (по грунту):

	01-01-149-10
	      200 м3/ч
	1670,10 
	376,17 
	1091,89 
	108,66 
	202,04 
	38,19 

	01-01-149-11
	      400 м3/ч
	721,19 
	105,71 
	518,81 
	69,99 
	96,67 
	11,54 

	Таблица 01-01-150. Вспомогательные работы при разработке и укладке грунта плавучими землесосными снарядами 

   

	
	Измеритель: 1000 м3 грунта

	
	Вспомогательные работы при разработке и укладке грунта плавучими землесосными снарядами безэстакадным способом в профильное сооружение, в отвал с устройством обвалования и в штабель, производительность землесосных снарядов (по грунту):

	01-01-150-01
	      80 м3/ч
	3448,02 
	494,17 
	1173,72 
	132,82 
	1780,13 
	58,83 

	01-01-150-02
	      200 м3/ч
	2797,60 
	355,68 
	1230,41 
	130,47 
	1211,51 
	40,51 

	01-01-150-03
	      600 м3/ч
	3603,19 
	162,25 
	1309,91 
	128,39 
	2131,03 
	18,48 

	
	Вспомогательные работы при разработке и укладке грунта плавучими землесосными снарядами безэстакадным способом при одностороннем намыве, производительность землесосных снарядов (по грунту):

	01-01-150-04
	      80 м3/ч
	1292,06 
	138,92 
	976,66 
	95,80 
	176,48 
	15,68 

	01-01-150-05
	      200 м3/ч
	1515,91 
	204,36 
	1119,11 
	113,86 
	192,44 
	22,31 

	01-01-150-06
	      600 м3/ч
	1138,29 
	73,96 
	979,12 
	81,92 
	85,21 
	8,65 

	
	Вспомогательные работы при разработке и укладке грунта плавучими землесосными станциями безэстакадным способом в водоем, в отвал без устройства обвалования, намыв под воду, производительность землесосных снарядов (по грунту):

	01-01-150-07
	      80 м3/ч
	532,88 
	59,54 
	351,57 
	32,62 
	121,77 
	6,72 

	01-01-150-08
	      200 м3/ч
	622,05 
	65,86 
	475,86 
	46,92 
	80,33 
	7,19 

	01-01-150-09
	      600 м3/ч
	781,64 
	71,48 
	655,50 
	39,62 
	54,66 
	8,36 

	
	Вспомогательные работы при разработке и укладке грунта плавучими землесосными снарядами послойно-грунтоопорным способом и методом набивки гребня в профильное сооружение, в отвал с устройством обвалования и в штабель, производительность землесосных снарядов (по грунту):

	01-01-150-10
	      80 м3/ч
	4133,52 
	635,59 
	1742,56 
	186,18 
	1755,37 
	75,04 

	01-01-150-11
	      200 м3/ч
	4122,84 
	601,33 
	2382,19 
	247,85 
	1139,32 
	67,87 

	01-01-150-12
	      600 м3/ч
	8673,48 
	314,22 
	5962,74 
	355,70 
	2396,52 
	36,41 

	
	Вспомогательные работы при разработке и укладке грунта плавучими землесосными снарядами послойно-грунтоопорным способом и методом набивки гребня при одностороннем намыве, производительность землесосных снарядов (по грунту):

	01-01-150-13
	      80 м3/ч
	1389,42 
	275,34 
	983,28 
	102,92 
	130,80 
	31,36 

	01-01-150-14
	      200 м3/ч
	2643,58 
	346,75 
	2187,23 
	222,57 
	109,60 
	38,83 

	01-01-150-15
	      600 м3/ч
	1217,82 
	143,90 
	994,05 
	75,33 
	79,87 
	16,83 

	Таблица 01-01-151. Укладка трубопроводов из стальных толстостенных труб 

   

	
	Измеритель: 100 м трубопровода

	
	Укладка трубопроводов из стальных толстостенных труб при электросварном соединении, диаметр труб:

	01-01-151-01
	      150 мм
	24204,43 
	661,36 
	842,28 
	59,33 
	22700,79 
	74,06 

	01-01-151-02
	      200 мм
	32933,53 
	775,75 
	942,80 
	66,70 
	31214,98 
	86,87 

	01-01-151-03
	      250 мм
	40646,19 
	895,50 
	1082,31 
	75,52 
	38668,38 
	100,28 

	01-01-151-04
	      300 мм
	48259,88 
	1005,79 
	1272,75 
	90,08 
	45981,34 
	112,63 

	01-01-151-05
	      400 мм
	78073,77 
	1343,79 
	1585,72 
	112,79 
	75144,26 
	150,48 

	01-01-151-06
	      500 мм
	97147,72 
	1730,63 
	1948,77 
	144,00 
	93468,32 
	193,8 

	01-01-151-07
	      600 мм
	139247,19 
	2473,79 
	2203,89 
	162,97 
	134569,51 
	277,02 

	01-01-151-08
	      700 мм
	160338,22 
	2956,63 
	3450,82 
	272,42 
	153930,77 
	331,09 

	01-01-151-09
	      800 мм
	183088,39 
	3269,45 
	3984,81 
	287,07 
	175834,13 
	366,12 

	01-01-151-10
	      900 мм
	205601,73 
	3602,45 
	4434,56 
	319,40 
	197564,72 
	403,41 

	01-01-151-11
	Укладка трубопроводов из стальных толстостенных труб при быстроразъемном соединении, диаметр труб 400 мм
	82370,17 
	1309,18 
	1373,45 
	112,79 
	79687,54 
	150,48 

	Таблица 01-01-152. Укладка трубопроводов из стальных тонкостенных труб 

   

	
	Измеритель: 100 м трубопровода

	
	Укладка трубопроводов из стальных тонкостенных труб при электросварном соединении, диаметр труб:

	01-01-152-01
	      300 мм
	31840,58 
	936,58 
	1317,50 
	100,37 
	29586,50 
	104,88 

	01-01-152-02
	      400 мм
	59770,18 
	1231,80 
	1644,11 
	126,03 
	56894,27 
	137,94 

	01-01-152-03
	      500 мм
	69694,46 
	1445,59 
	1878,74 
	145,55 
	66370,13 
	161,88 

	01-01-152-04
	      600 мм
	83285,25 
	1740,81 
	2064,25 
	159,88 
	79480,19 
	194,94 

	01-01-152-05
	      700 мм
	97581,64 
	1977,82 
	3299,34 
	272,42 
	92304,48 
	221,48 

	01-01-152-06
	      800 мм
	110445,47 
	2149,36 
	3800,40 
	287,07 
	104495,71 
	240,69 

	01-01-152-07
	Укладка трубопроводов из стальных тонкостенных труб при быстроразъемном соединении, диаметр труб 400 мм
	65721,26 
	1390,44 
	1522,54 
	126,03 
	62808,28 
	137,94 

	Таблица 01-01-153. Укладка трубопроводов из стальных толстостенных труб (соединение труб фланцевое) 

   

	
	Измеритель: 100 м пульпопровода

	
	Укладка трубопроводов из стальных толстостенных труб (соединение труб фланцевое) диаметром:

	01-01-153-01
	      150 мм
	25841,87 
	754,73 
	1045,96 
	70,91 
	24041,18 
	85,96 

	01-01-153-02
	      200 мм
	35374,23 
	892,84 
	1233,51 
	82,90 
	33247,88 
	101,69 

	01-01-153-03
	      250 мм
	44086,14 
	987,93 
	1386,02 
	91,68 
	41712,19 
	112,52 

	01-01-153-04
	      300 мм
	52347,13 
	1171,08 
	1727,16 
	119,05 
	49448,89 
	133,38 

	01-01-153-05
	      400 мм
	86886,69 
	1541,42 
	2182,95 
	151,76 
	83162,32 
	175,56 

	01-01-153-06
	      500 мм
	107933,01 
	1991,83 
	2617,43 
	175,81 
	103323,75 
	226,86 

	01-01-153-07
	      600 мм
	157517,16 
	2822,59 
	3209,75 
	201,96 
	151484,82 
	321,48 

	Таблица 01-01-154. Укладка трубопроводов из стальных тонкостенных труб (соединение труб фланцевое) 

   

	
	Измеритель: 100 м трубопровода

	
	Укладка трубопроводов из стальных тонкостенных труб (соединение труб фланцевое) диаметром:

	01-01-154-01
	      300 мм
	36167,37 
	1151,45 
	1848,29 
	137,11 
	33167,63 
	129,96 

	01-01-154-02
	      400 мм
	69053,21 
	1511,78 
	2420,81 
	176,81 
	65120,62 
	170,63 

	01-01-154-03
	      500 мм
	78395,45 
	1828,17 
	2645,58 
	198,85 
	73921,70 
	206,34 

	01-01-154-04
	      600 мм
	95524,17 
	2022,38 
	2950,49 
	226,14 
	90551,30 
	228,26 

	Таблица 01-01-155. Укладка трубопроводов из стальных труб (соединение стыков раструбное) 

   

	
	Измеритель: 100 м трубопровода

	
	Укладка трубопроводов из стальных толстостенных труб (соединение стыков раструбное) диаметром:

	01-01-155-01
	      400 мм
	95697,53 
	1090,17 
	857,94 
	54,40 
	93749,42 
	122,08 

	01-01-155-02
	      500 мм
	128014,13 
	1480,24 
	1093,75 
	71,19 
	125440,14 
	165,76 

	01-01-155-03
	      600 мм
	184155,31 
	2140,34 
	1478,47 
	87,36 
	180536,50 
	239,68 

	01-01-155-04
	      700 мм
	208826,24 
	2450,39 
	1780,07 
	106,79 
	204595,78 
	274,4 

	
	Укладка трубопроводов из стальных тонкостенных труб (соединение стыков раструбное) диаметром:

	01-01-155-05
	      400 мм
	82649,54 
	972,98 
	911,87 
	67,87 
	80764,69 
	107,63 

	01-01-155-06
	      500 мм
	100695,98 
	1154,23 
	938,50 
	70,76 
	98603,25 
	127,68 

	01-01-155-07
	      600 мм
	117246,39 
	1346,60 
	1155,42 
	87,94 
	114744,37 
	148,96 

	01-01-155-08
	      700 мм
	146438,30 
	1670,59 
	1438,91 
	106,50 
	143328,80 
	184,8 

	Раздел 2. ДРУГИЕ ВИДЫ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ, ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ, СОПУТСТВУЮЩИЕ И УКРЕПИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 

   

	Подраздел 2.1 УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА 

   

	Таблица 01-02-001. Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т 

   

	
	Измеритель: 1000 м3 уплотненного грунта

	
	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т на первый проход по одному следу при толщине слоя:

	01-02-001-01
	      25 см
	1440,75 
	0,00 
	1440,75 
	249,29 
	0,00 
	 

	01-02-001-02
	      30 см
	1287,52 
	0,00 
	1287,52 
	222,54 
	0,00 
	 

	01-02-001-03
	      40 см
	977,44 
	0,00 
	977,44 
	168,46 
	0,00 
	 

	01-02-001-04
	      45 см
	822,61 
	0,00 
	822,61 
	141,42 
	0,00 
	 

	01-02-001-05
	      50 см
	667,79 
	0,00 
	667,79 
	114,38 
	0,00 
	 

	01-02-001-06
	      60 см
	357,71 
	0,00 
	357,71 
	60,30 
	0,00 
	 

	
	На каждый последующий проход по одному следу добавлять:

	01-02-001-07
	      к расценке 01-02-001-01
	185,34 
	0,00 
	185,34 
	21,83 
	0,00 
	 

	01-02-001-08
	      к расценке 01-02-001-02
	169,38 
	0,00 
	169,38 
	19,95 
	0,00 
	 

	01-02-001-09
	      к расценке 01-02-001-03
	136,24 
	0,00 
	136,24 
	16,05 
	0,00 
	 

	01-02-001-10
	      к расценке 01-02-001-04
	120,29 
	0,00 
	120,29 
	14,17 
	0,00 
	 

	01-02-001-11
	      к расценке 01-02-001-05
	104,33 
	0,00 
	104,33 
	12,29 
	0,00 
	 

	01-02-001-12
	      к расценке 01-02-001-06
	71,19 
	0,00 
	71,19 
	8,39 
	0,00 
	 

	Таблица 01-02-002. Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками 8 т 

   

	
	Измеритель: 1000 м3 уплотненного грунта

	
	Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками 8 т на первый проход по одному следу при толщине слоя:

	01-02-002-01
	      10 см
	2601,59 
	0,00 
	2601,59 
	462,58 
	0,00 
	 

	01-02-002-02
	      15 см
	2225,17 
	0,00 
	2225,17 
	395,63 
	0,00 
	 

	01-02-002-03
	      20 см
	1851,15 
	0,00 
	1851,15 
	329,11 
	0,00 
	 

	
	На каждый последующий проход по одному следу добавлять:

	01-02-002-04
	      к расценке 01-02-002-01
	424,37 
	0,00 
	424,37 
	68,11 
	0,00 
	 

	01-02-002-05
	      к расценке 01-02-002-02
	364,00 
	0,00 
	364,00 
	58,42 
	0,00 
	 

	01-02-002-06
	      к расценке 01-02-002-03
	60,37 
	0,00 
	60,37 
	9,69 
	0,00 
	 

	Таблица 01-02-003. Уплотнение грунта вибрационными катками 2,2 т 

   

	
	Измеритель: 1000 м3 уплотненного грунта

	
	Уплотнение грунта вибрационными катками 2,2 т на первый проход по одному следу при толщине слоя:

	01-02-003-01
	      25 см
	1092,70 
	0,00 
	1092,70 
	205,88 
	0,00 
	 

	01-02-003-02
	      30 см
	996,53 
	0,00 
	996,53 
	187,68 
	0,00 
	 

	01-02-003-03
	      35 см
	898,76 
	0,00 
	898,76 
	169,17 
	0,00 
	 

	01-02-003-04
	      40 см
	801,35 
	0,00 
	801,35 
	150,78 
	0,00 
	 

	01-02-003-05
	      50 см
	605,01 
	0,00 
	605,01 
	113,57 
	0,00 
	 

	01-02-003-06
	      60 см
	409,47 
	0,00 
	409,47 
	76,56 
	0,00 
	 

	
	На каждый последующий проход по одному следу добавлять:

	01-02-003-07
	      к расценке 01-02-003-01
	83,11 
	0,00 
	83,11 
	23,01 
	0,00 
	 

	01-02-003-08
	      к расценке 01-02-003-02
	74,72 
	0,00 
	74,72 
	20,68 
	0,00 
	 

	01-02-003-09
	      к расценке 01-02-003-03
	66,34 
	0,00 
	66,34 
	18,36 
	0,00 
	 

	01-02-003-10
	      к расценке 01-02-003-04
	58,32 
	0,00 
	58,32 
	16,14 
	0,00 
	 

	01-02-003-11
	      к расценке 01-02-003-05
	41,55 
	0,00 
	41,55 
	11,50 
	0,00 
	 

	01-02-003-12
	      к расценке 01-02-003-06
	24,79 
	0,00 
	24,79 
	6,86 
	0,00 
	 

	
	Уплотнение грунта вибрационными катками 2,2 т  типа "DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG" на первый проход по одному следу при толщине:

	01-02-003-13
	      25 см
	1068,09 
	0,00 
	1068,09 
	191,22 
	0,00 
	 

	01-02-003-14
	      30 см
	972,19 
	0,00 
	972,19 
	174,07 
	0,00 
	 

	01-02-003-15
	      35 см
	876,32 
	0,00 
	876,32 
	157,03 
	0,00 
	 

	01-02-003-16
	      40 см
	778,07 
	0,00 
	778,07 
	139,44 
	0,00 
	 

	01-02-003-17
	      50 см
	585,50 
	0,00 
	585,50 
	104,98 
	0,00 
	 

	01-02-003-18
	      60 см
	428,32 
	0,00 
	428,32 
	76,86 
	0,00 
	 

	
	На каждый последующий проход по одному следу добавлять:

	01-02-003-19
	      к расценке 01-02-003-13
	171,03 
	0,00 
	171,03 
	28,74 
	0,00 
	 

	01-02-003-20
	      к расценке 01-02-003-14
	153,34 
	0,00 
	153,34 
	25,77 
	0,00 
	 

	01-02-003-21
	      к расценке 01-02-003-15
	136,49 
	0,00 
	136,49 
	22,94 
	0,00 
	 

	01-02-003-22
	      к расценке 01-02-003-16
	119,64 
	0,00 
	119,64 
	20,11 
	0,00 
	 

	01-02-003-23
	      к расценке 01-02-003-17
	85,09 
	0,00 
	85,09 
	14,30 
	0,00 
	 

	01-02-003-24
	      к расценке 01-02-003-18
	55,61 
	0,00 
	55,61 
	9,35 
	0,00 
	 

	Таблица 01-02-004. Уплотнение грунта грунтоуплотняющими машинами со свободно падающими плитами 

   

	
	Измеритель: 1000 м3 уплотненного грунта

	
	Уплотнение грунта грунтоуплотняющими машинами со свободно падающими плитами при толщине уплотняемого слоя:

	01-02-004-01
	      30 см
	3554,78 
	0,00 
	3554,78 
	264,65 
	0,00 
	 

	01-02-004-02
	      40 см
	3266,97 
	0,00 
	3266,97 
	243,16 
	0,00 
	 

	01-02-004-03
	      50 см
	2959,11 
	0,00 
	2959,11 
	220,34 
	0,00 
	 

	01-02-004-04
	      60 см
	2651,24 
	0,00 
	2651,24 
	197,52 
	0,00 
	 

	01-02-004-05
	      80 см
	2059,22 
	0,00 
	2059,22 
	153,45 
	0,00 
	 

	01-02-004-06
	      100 см
	1459,90 
	0,00 
	1459,90 
	108,99 
	0,00 
	 

	Таблица 01-02-005. Уплотнение грунта пневматическими трамбовками 

   

	
	Измеритель: 100 м3 уплотненного грунта

	
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов:

	01-02-005-01
	      1-2
	498,03 
	111,89 
	386,14 
	30,67 
	0,00 
	12,53 

	01-02-005-02
	      3-4
	594,27 
	133,59 
	460,68 
	36,63 
	0,00 
	14,96 

	Таблица 01-02-006. Полив водой уплотняемого грунта насыпей 

   

	
	Измеритель: 1000 м3 уплотненного грунта

	01-02-006-01
	Полив водой уплотняемого грунта насыпей
	2042,98 
	104,74 
	1694,24 
	161,36 
	244,00 
	13,91 

	Таблица 01-02-007. Уплотнение грунта оснований под полы промышленных цехов 

   

	
	Измеритель: 100 м2 уплотненной площади основания

	01-02-007-01
	Уплотнение грунта оснований под полы промышленных цехов
	60,64 
	0,00 
	60,64 
	9,40 
	0,00 
	 

	01-02-007-02
	Уплотнение грунта оснований под полы промышленных цехов катками дорожными самоходными типа "DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG", 8 т
	120,99 
	0,00 
	120,99 
	10,05 
	0,00 
	 

	Таблица 01-02-008. Полив водой основания под полы промышленных цехов 

   

	
	Измеритель: 100 м2 уплотненной площади основания

	01-02-008-01
	Полив водой основания под полы промышленных цехов
	50,81 
	45,93 
	0,00 
	0,00 
	4,88 
	6,1 

	Таблица 01-02-009. Уплотнение грунта под основание здания трамбующими плитами 

   

	
	Измеритель: 1000 м2 уплотненной поверхности основания

	
	Уплотнение грунта под основание здания трамбующими плитами в котлованах с площадью дна:

	01-02-009-01
	      свыше 100 м2 при 6-9 ударах по одному следу, диаметр трамбовки 1,5 м
	10293,24 
	476,10 
	8612,98 
	917,90 
	1204,16 
	60,65 

	01-02-009-02
	      свыше 100 м2 при 6-9 ударах по одному следу, диаметр трамбовки 2 м
	7237,61 
	472,10 
	5561,35 
	588,51 
	1204,16 
	60,14 

	01-02-009-03
	      свыше 100 м2 при 10-14 ударах по одному следу, диаметр трамбовки 1,5 м
	13996,38 
	476,10 
	12316,12 
	1318,02 
	1204,16 
	60,65 

	01-02-009-04
	      свыше 100 м2 при 10-14 ударах по одному следу, диаметр трамбовки 2 м
	9474,55 
	472,10 
	7798,29 
	830,14 
	1204,16 
	60,14 

	01-02-009-05
	      менее 100 м2 при 6-9 ударах по одному следу, диаметр трамбовки 1,5 м
	11283,89 
	993,50 
	9086,23 
	968,88 
	1204,16 
	126,56 

	01-02-009-06
	      менее 100 м2 при 6-9 ударах по одному следу, диаметр трамбовки 2 м
	8036,43 
	993,50 
	5838,77 
	618,63 
	1204,16 
	126,56 

	01-02-009-07
	      менее 100 м2 при 10-14 ударах по одному следу, диаметр трамбовки 1,5 м
	15220,51 
	993,50 
	13022,85 
	1394,51 
	1204,16 
	126,56 

	01-02-009-08
	      менее 100 м2 при 10-14 ударах по одному следу, диаметр трамбовки 2 м
	10426,52 
	993,50 
	8228,86 
	876,46 
	1204,16 
	126,56 

	Таблица 01-02-010. Устройство грунтовых подушек на просадочных грунтах методом послойной укатки 

   

	
	Измеритель: 1000 м3 грунтовой подушки

	01-02-010-01
	Устройство грунтовых подушек на просадочных грунтах методом послойной укатки
	6978,78 
	15,74 
	6953,28 
	1289,56 
	9,76 
	2,02 

	Таблица 01-02-011. Устройство непросадочного основания из грунтоцементной смеси с послойным трамбованием 

   

	
	Измеритель: 1 м3

	01-02-011-01
	Устройство непросадочного основания из грунтоцементной смеси с послойным трамбованием
	153,36 
	10,78 
	25,50 
	1,51 
	117,08 
	1,32 

	Подраздел 2.2 НАСЫПИ НА БОЛОТАХ 

   

	Таблица 01-02-017. Удаление растительно-корневого покрова и торфа 

   

	
	Измеритель: 1000 м3 грунта

	
	Удаление растительно-корневого покрова и торфа:

	01-02-017-01
	      в траншеях на болотах 1 типа
	14623,83 
	5286,62 
	5891,03 
	669,81 
	3446,18 
	657,54 

	01-02-017-02
	      в траншеях на болотах 2 типа
	11322,85 
	811,78 
	5084,17 
	526,96 
	5426,90 
	96,64 

	01-02-017-03
	      в продольных водоотводных канавах
	27152,85 
	5307,12 
	8877,44 
	924,52 
	12968,29 
	631,8 

	01-02-017-04
	      в канавах торфоприемников
	20342,02 
	829,75 
	7423,17 
	752,70 
	12089,10 
	101,56 

	Таблица 01-02-018. Устройство прорези на болотах 

   

	
	Измеритель: 1000 м прорези

	01-02-018-01
	Устройство прорези на болотах
	2297,78 
	0,00 
	2297,78 
	311,79 
	0,00 
	 

	Таблица 01-02-019. Перемещение грунта автомобилями-самосвалами для отсыпки насыпей в пределах болота 

   

	
	Измеритель: 1000 м3 грунта

	
	Перемещение грунта автомобилями-самосвалами для отсыпки насыпей в пределах болота на расстояние до 0,25 км, группа грунтов:

	01-02-019-01
	      1
	11036,02 
	204,90 
	7576,19 
	326,51 
	3254,93 
	25,08 

	01-02-019-02
	      2-3
	12330,65 
	256,13 
	8505,13 
	388,08 
	3569,39 
	31,35 

	01-02-019-03
	      4
	14841,18 
	410,79 
	10587,32 
	548,67 
	3843,07 
	50,28 

	01-02-019-04
	      6
	20309,46 
	623,04 
	14459,05 
	795,66 
	5227,37 
	76,26 

	
	При перемещении грунта на каждые последующие 0,25 км добавлять:

	01-02-019-05
	      к расценке 01-02-019-01
	2879,22 
	102,45 
	1752,64 
	64,35 
	1024,13 
	12,54 

	01-02-019-06
	      к расценке 01-02-019-02
	3247,16 
	128,51 
	1932,23 
	74,01 
	1186,42 
	15,73 

	01-02-019-07
	      к расценке 01-02-019-03
	3907,02 
	204,00 
	2334,05 
	99,25 
	1368,97 
	24,97 

	01-02-019-08
	      к расценке 01-02-019-04
	5145,95 
	309,15 
	3072,36 
	133,95 
	1764,44 
	37,84 

	Таблица 01-02-020. Обкатка насыпей на болотах 

   

	
	Измеритель: 1 км насыпи

	
	Обкатка насыпей на болотах на первый километр, группа грунтов:

	01-02-020-01
	      1
	9807,79 
	4304,44 
	5503,35 
	347,04 
	0,00 
	517,36 

	01-02-020-02
	      2-3
	10699,33 
	4864,20 
	5835,13 
	400,10 
	0,00 
	584,64 

	
	При обкатке насыпей на каждый последующий 1 км добавлять:

	01-02-020-03
	      к расценке 01-02-020-01
	7225,55 
	4304,44 
	2921,11 
	254,28 
	0,00 
	517,36 

	01-02-020-04
	      к расценке 01-02-020-02
	8182,63 
	4864,20 
	3318,43 
	310,16 
	0,00 
	584,64 

	Таблица 01-02-021. Контрольное бурение насыпей на болотах 

   

	
	Измеритель: 1000 м3 грунта в насыпи

	
	Контрольное бурение насыпей на болотах, группа грунтов:

	01-02-021-01
	      1
	767,59 
	192,73 
	574,86 
	0,00 
	0,00 
	21,04 

	01-02-021-02
	      2-3
	1103,76 
	285,52 
	818,24 
	0,00 
	0,00 
	31,17 

	01-02-021-03
	      4
	1378,49 
	373,45 
	1005,04 
	0,00 
	0,00 
	40,77 

	Подраздел 2.3 СОПУТСТВУЮЩИЕ РАБОТЫ 

   

	Таблица 01-02-027. Планировка площадей, откосов, полотна выемок и насыпей 

   

	
	Измеритель: 1000 м2 спланированной площади

	
	Планировка площадей:

	01-02-027-01
	      механизированным способом, группа грунтов 1
	91,73 
	0,00 
	91,73 
	13,24 
	0,00 
	 

	01-02-027-02
	      механизированным способом, группа грунтов 2
	106,21 
	0,00 
	106,21 
	15,51 
	0,00 
	 

	01-02-027-03
	      механизированным способом, группа грунтов 3
	140,77 
	0,00 
	140,77 
	21,08 
	0,00 
	 

	01-02-027-04
	      ручным способом, группа грунтов 1
	893,00 
	893,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	100 

	01-02-027-05
	      ручным способом, группа грунтов 2
	1098,39 
	1098,39 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	123 

	01-02-027-06
	      ручным способом, группа грунтов 3
	1455,59 
	1455,59 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	163 

	01-02-027-07
	      ручным способом, группа грунтов 4
	1857,44 
	1857,44 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	208 

	
	Планировка откосов и полотна:

	01-02-027-08
	      выемок механизированным способом, группа грунтов 1
	854,45 
	527,99 
	326,46 
	38,55 
	0,00 
	65,67 

	01-02-027-09
	      выемок механизированным способом, группа грунтов 2
	1019,00 
	669,41 
	349,59 
	41,60 
	0,00 
	83,26 

	01-02-027-10
	      выемок механизированным способом, группа грунтов 3
	1486,34 
	988,60 
	497,74 
	57,77 
	0,00 
	122,96 

	01-02-027-11
	      насыпей механизированным способом, группа грунтов 1
	535,93 
	229,16 
	306,77 
	35,38 
	0,00 
	26,1 

	01-02-027-12
	      насыпей механизированным способом, группа грунтов 2
	595,18 
	257,92 
	337,26 
	39,26 
	0,00 
	32,08 

	01-02-027-13
	      насыпей механизированным способом, группа грунтов 3
	737,22 
	325,38 
	411,84 
	48,15 
	0,00 
	40,47 

	
	Планировка откосов:

	01-02-027-14
	      выемок экскаватором-планировщиком, группа грунтов 1
	1486,37 
	940,68 
	545,69 
	134,43 
	0,00 
	117 

	01-02-027-15
	      выемок экскаватором-планировщиком, группа грунтов 2
	1749,13 
	1194,66 
	554,47 
	136,03 
	0,00 
	148,59 

	01-02-027-16
	      выемок экскаватором-планировщиком, группа грунтов 3
	2308,12 
	1749,66 
	558,46 
	136,81 
	0,00 
	217,62 

	01-02-027-17
	      насыпей экскаватором-планировщиком, группа грунтов 1
	1097,80 
	531,44 
	566,36 
	141,03 
	0,00 
	66,1 

	01-02-027-18
	      насыпей экскаватором-планировщиком, группа грунтов 2
	1233,24 
	650,92 
	582,32 
	143,96 
	0,00 
	80,96 

	01-02-027-19
	      насыпей экскаватором-планировщиком, группа грунтов 3
	1448,34 
	848,46 
	599,88 
	147,18 
	0,00 
	105,53 

	Таблица 01-02-028. Отделка земляного полотна железнодорожного пути широкой колеи путевым стругом перед сдачей в постоянную эксплуатацию 

   

	
	Измеритель: 1 км бровки полотна

	
	Отделка земляного полотна железнодорожного пути широкой колеи путевым стругом перед сдачей в постоянную эксплуатацию:

	01-02-028-01
	      очистка кюветов, срезка и планировка обочин в выемках
	4303,24 
	546,29 
	3756,95 
	214,00 
	0,00 
	65,66 

	01-02-028-02
	      срезка и планировка обочин на насыпях
	2214,10 
	310,75 
	1903,35 
	108,16 
	0,00 
	37,35 

	Таблица 01-02-029. Устройство уступов по откосам насыпей 

   

	
	Измеритель: 100 м3 грунта уступа

	
	Устройство уступов по откосам насыпей, группа грунтов:

	01-02-029-01
	      1
	782,76 
	706,94 
	75,82 
	13,74 
	0,00 
	90,75 

	01-02-029-02
	      2
	1240,24 
	1139,68 
	100,56 
	18,22 
	0,00 
	146,3 

	01-02-029-03
	      3
	1974,82 
	1842,34 
	132,48 
	24,00 
	0,00 
	236,5 

	Таблица 01-02-030. Устройство уступов в основании насыпей 

   

	
	Измеритель: 100 м2 основания насыпи

	
	Устройство уступов в основании насыпей, группа грунтов:

	01-02-030-01
	      1
	274,52 
	232,22 
	42,30 
	7,66 
	0,00 
	29,81 

	01-02-030-02
	      2
	367,39 
	317,91 
	49,48 
	8,97 
	0,00 
	40,81 

	01-02-030-03
	      3
	491,18 
	435,31 
	55,87 
	10,12 
	0,00 
	55,88 

	Таблица 01-02-031. Бурение ям бурильно-крановыми машинами 

   

	
	Измеритель: 100 ям

	
	Бурение ям глубиной до 2 м бурильно-крановыми машинами:

	01-02-031-01
	      на тракторе, группа грунтов 1
	2711,15 
	136,44 
	2574,71 
	211,24 
	0,00 
	16,7 

	01-02-031-02
	      на тракторе, группа грунтов 2
	3679,54 
	185,79 
	3493,75 
	286,64 
	0,00 
	22,74 

	01-02-031-03
	      на автомобиле, группа грунтов 1
	1866,30 
	83,01 
	1783,29 
	128,06 
	0,00 
	10,16 

	01-02-031-04
	      на автомобиле, группа грунтов 2
	2803,96 
	124,18 
	2679,78 
	192,44 
	0,00 
	15,2 

	Таблица 01-02-032. Рыхление грунта бульдозерами-рыхлителями мощностью 79; 121; 132 кВт (108; 165; 180 л.с.) 

   

	
	Измеритель: 1000 м3 грунта

	
	Рыхление грунтов бульдозерами-рыхлителями мощностью:

	01-02-032-01
	      79 кВт (108 л.с.), глубина рыхления до 0,35 м, длина разрыхляемого участка до 100 м
	202,66 
	0,00 
	202,66 
	32,10 
	0,00 
	 

	01-02-032-02
	      79 кВт (108 л.с.), глубина рыхления до 0,35 м, длина разрыхляемого участка до 200 м
	174,36 
	0,00 
	174,36 
	27,62 
	0,00 
	 

	01-02-032-03
	      79 кВт (108 л.с.), глубина рыхления до 0,35 м, длина разрыхляемого участка свыше 200 м
	140,59 
	0,00 
	140,59 
	22,27 
	0,00 
	 

	01-02-032-04
	      121 кВт (165 л.с.), глубина рыхления до 0,35 м, длина разрыхляемого участка до 100 м
	157,81 
	0,00 
	157,81 
	17,50 
	0,00 
	 

	01-02-032-05
	      121 кВт (165 л.с.), глубина рыхления до 0,35 м, длина разрыхляемого участка до 200 м
	135,64 
	0,00 
	135,64 
	15,04 
	0,00 
	 

	01-02-032-06
	      121 кВт (165 л.с.), глубина рыхления до 0,35 м, длина разрыхляемого участка свыше 200 м
	125,20 
	0,00 
	125,20 
	13,88 
	0,00 
	 

	01-02-032-07
	      132 кВт (180 л.с.), глубина рыхления до 0,5 м, длина разрыхляемого участка до 100 м
	142,26 
	0,00 
	142,26 
	14,46 
	0,00 
	 

	01-02-032-08
	      132 кВт (180 л.с.), глубина рыхления до 0,5 м, длина разрыхляемого участка до 200 м
	125,19 
	0,00 
	125,19 
	12,72 
	0,00 
	 

	01-02-032-09
	      132 кВт (180 л.с.), глубина рыхления до 0,5 м, длина разрыхляемого участка свыше 200 м
	92,47 
	0,00 
	92,47 
	9,40 
	0,00 
	 

	Таблица 01-02-033. Засыпка пазух котлованов спецсооружений дренирующим песком 

   

	
	Измеритель: 10 м3

	01-02-033-01
	Засыпка пазух котлованов спецсооружений дренирующим песком
	787,16 
	101,13 
	94,73 
	10,30 
	591,30 
	13,43 

	Подраздел 2.4 УКРЕПЛЕНИЕ ОТКОСОВ ЗЕМЛЯНЫХ СООРУЖЕНИЙ 

   

	Таблица 01-02-039. Укрепление бровки откосов земляных сооружений дерновой лентой 

   

	
	Измеритель: 100 м бровки

	01-02-039-01
	Укрепление бровки откосов земляных сооружений дерновой лентой
	707,61 
	131,05 
	0,29 
	0,00 
	576,27 
	16,3 

	Таблица 01-02-040. Укрепление откосов земляных сооружений посевом многолетних трав 

   

	
	Измеритель: 100 м2

	
	Укрепление откосов земляных сооружений посевом многолетних трав:

	01-02-040-01
	      с подсыпкой растительной земли вручную
	1110,91 
	276,22 
	1,83 
	0,00 
	832,86 
	33,2 

	(414-9260)
	  Семена трав, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1,2)  
	-  

	01-02-040-02
	      механизированным способом
	1298,97 
	0,00 
	326,39 
	34,55 
	972,58 
	 

	(414-9260)
	  Семена трав, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(2,7)  
	-  

	Таблица 01-02-041. Полив посевов трав водой 

   

	
	Измеритель: 100 м2

	01-02-041-01
	Полив посевов трав водой
	264,80 
	13,63 
	238,73 
	22,74 
	12,44 
	1,81 

	Таблица 01-02-042. Укрепление откосов земляных сооружений гидропосевом 

   

	
	Измеритель: 1000 м2

	
	Укрепление откосов земляных сооружений гидропосевом при работе:

	01-02-042-01
	      «с пути» с транспортированием до 10 км
	6634,93 
	59,81 
	2988,70 
	276,69 
	3586,42 
	7,12 

	(414-9260)
	  Семена трав, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(58,8)  
	-  

	01-02-042-02
	      на каждые последующие 5 км добавлять к расценке 01-02-042-01
	359,05 
	3,78 
	355,27 
	25,66 
	0,00 
	0,45 

	01-02-042-03
	      «с поля» с транспортированием до 5 км
	5218,61 
	61,79 
	1570,40 
	167,61 
	3586,42 
	7,49 

	(414-9260)
	  Семена трав, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(58,8)  
	-  

	01-02-042-04
	      на каждые последующие 5 км добавлять к расценке 01-02-042-03
	143,93 
	3,63 
	140,30 
	13,55 
	0,00 
	0,44 

	Таблица 01-02-043. Мощение откосов насыпи, дна и откосов кюветов 

   

	
	Измеритель: 100 м2 мощения

	
	Мощение откосов насыпи:

	01-02-043-01
	      одиночное, толщина слоя камня 0,15 м
	8606,32 
	1594,80 
	5,23 
	0,00 
	7006,29 
	180 

	01-02-043-02
	      одиночное, толщина слоя камня 0,2 м
	10792,43 
	1878,32 
	6,67 
	0,00 
	8907,44 
	212 

	01-02-043-03
	      одиночное, толщина слоя камня 0,25 м
	13344,56 
	2215,00 
	8,30 
	0,00 
	11121,26 
	250 

	01-02-043-04
	      одиночное, толщина слоя камня 0,3 м
	16628,36 
	2631,42 
	10,45 
	0,00 
	13986,49 
	297 

	01-02-043-05
	      двойное, толщина 1 слоя камня 0,1 м; 2 слоя камня 0,2 м
	13283,58 
	2330,18 
	8,28 
	0,00 
	10945,12 
	263 

	01-02-043-06
	      двойное, толщина 1 слоя камня 0,18 м; 2 слоя камня 0,35 м
	21981,76 
	3464,26 
	14,18 
	0,00 
	18503,32 
	391 

	01-02-043-07
	Мощение дна и откосов кюветов камнем и щебнем
	9828,14 
	2259,30 
	10,44 
	0,00 
	7558,40 
	255 

	Таблица 01-02-044. Устройство каменной наброски или призмы 

   

	
	Измеритель: 100 м3 камня в деле

	01-02-044-01
	Устройство каменной наброски или призмы
	28801,46 
	2444,70 
	10,91 
	0,00 
	26345,85 
	281 

	Таблица 01-02-045. Устройство упоров в основании откосов 

   

	
	Измеритель: 100 м упора

	
	Устройство упоров в основании откосов при одиночном мощении на щебне, толщина слоя камня:

	01-02-045-01
	      0,15 м, толщина подстилающего слоя 0,1 м
	14022,50 
	2620,79 
	243,58 
	41,85 
	11158,13 
	295,8 

	01-02-045-02
	      0,2 м, толщина подстилающего слоя 0,12 м
	19061,81 
	3453,27 
	337,07 
	57,90 
	15271,47 
	389,76 

	01-02-045-03
	      0,25 м, толщина подстилающего слоя 0,16 м
	25517,45 
	4450,20 
	461,83 
	79,24 
	20605,42 
	502,28 

	01-02-045-04
	      0,3 м, толщина подстилающего слоя 0,2 м
	34620,94 
	5837,68 
	637,44 
	109,41 
	28145,82 
	658,88 

	
	Устройство упоров в основании откосов при двойном мощении на щебне, толщина:

	01-02-045-05
	      1 слоя камня 0,1 м; 2 слоя камня 0,2 м, толщина подстилающего слоя 0,1 м
	24564,53 
	4563,25 
	460,87 
	79,19 
	19540,41 
	515,04 

	01-02-045-06
	      1 слоя камня 0,18 м; 2 слоя камня 0,35 м, толщина подстилающего слоя 0,15 м
	50569,85 
	8735,96 
	1016,36 
	174,78 
	40817,53 
	986 

	Таблица 01-02-046. Укрепление откосов земляного полотна бетонными плитами 

   

	
	Измеритель: 100 м2 укрепляемой поверхности

	
	Укрепление откосов земляного полотна бетонными :

	01-02-046-01
	      сборными плитами при толщине до 8 см
	13082,96 
	1412,80 
	864,16 
	107,49 
	10806,00 
	165,24 

	01-02-046-02
	      на каждый 1 см изменения толщины добавлять к расценке 01-02-046-01
	983,72 
	29,93 
	0,87 
	0,00 
	952,92 
	3,5 

	01-02-046-03
	      сборными плитами при толщине до 16 см
	20920,55 
	1099,70 
	1247,67 
	157,23 
	18573,18 
	128,62 

	01-02-046-04
	      на каждый 1 см изменения толщины добавлять к расценке 01-02-046-03
	999,80 
	17,44 
	0,00 
	0,00 
	982,36 
	2,04 

	01-02-046-05
	      монолитными плитами при толщине до 10 см
	11420,38 
	1137,53 
	431,88 
	49,46 
	9850,97 
	135,42 

	01-02-046-06
	      на каждый 1 см изменения толщины добавлять к расценке 01-02-046-05
	708,44 
	64,01 
	1,74 
	0,00 
	642,69 
	7,62 

	Таблица 01-02-047. Устройство упоров при укреплении откосов земляного полотна бетонными плитами 

   

	
	Измеритель: 100 м упора

	
	Устройство упоров при укреплении откосов земляного полотна бетонными плитами:

	01-02-047-01
	      сборных при толщине плит до 8 см
	24810,00 
	1807,18 
	2267,40 
	274,66 
	20735,42 
	197,29 

	01-02-047-02
	      сборных при толщине плит 16 см
	34060,41 
	2026,83 
	2279,71 
	276,15 
	29753,87 
	221,27 

	01-02-047-03
	      монолитных
	26490,45 
	2587,45 
	65,77 
	6,26 
	23837,23 
	299,82 

	Таблица 01-02-048. Укрепление нагорных и водоотводных канав, кюветов 

   

	
	Измеритель: 100 м лотков

	
	Укрепление нагорных и водоотводных канав, кюветов:

	01-02-048-01
	      лотками-желобами
	21469,46 
	2190,35 
	5097,13 
	713,27 
	14181,98 
	245,28 

	01-02-048-02
	      лотками-полутрубами
	15432,13 
	1380,22 
	1752,59 
	250,82 
	12299,32 
	154,56 

	Таблица 01-02-049. Устройство оголовков 

   

	
	Измеритель: 1 оголовок

	
	Устройство оголовков при:

	01-02-049-01
	      лотках-желобах
	260,50 
	27,19 
	61,00 
	8,54 
	172,31 
	2,93 

	01-02-049-02
	      лотках-полутрубах
	371,49 
	49,93 
	122,97 
	17,21 
	198,59 
	5,38 

	Подраздел 2.5 РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ 

   

	Таблица 01-02-055. Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м 

   

	
	Измеритель: 100 м3 грунта

	
	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной:

	01-02-055-01
	      до 2 м, группа грунтов 1
	1097,50 
	1097,50 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	125 

	01-02-055-02
	      до 2 м, группа грунтов 2
	1659,42 
	1659,42 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	189 

	01-02-055-03
	      до 2 м, группа грунтов 3
	2440,84 
	2440,84 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	278 

	01-02-055-04
	      до 2 м, группа грунтов 4
	3554,14 
	3554,14 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	398 

	01-02-055-05
	      до 2 м, группа грунтов 4р
	4768,62 
	4768,62 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	534 

	01-02-055-06
	      до 2 м, группа грунтов 5р
	6608,20 
	6608,20 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	740 

	01-02-055-07
	      до 3 м, группа грунтов 1
	1720,88 
	1720,88 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	196 

	01-02-055-08
	      до 3 м, группа грунтов 2
	2317,92 
	2317,92 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	264 

	01-02-055-09
	      до 3 м, группа грунтов 3
	3345,18 
	3345,18 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	381 

	01-02-055-10
	      до 3 м, группа грунтов 4
	4670,39 
	4670,39 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	523 

	01-02-055-11
	      до 3 м, группа грунтов 4р
	5724,13 
	5724,13 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	641 

	01-02-055-12
	      до 3 м, группа грунтов 5р
	7840,54 
	7840,54 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	878 

	Таблица 01-02-056. Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями 

   

	
	Измеритель: 100 м3 грунта

	
	Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина траншей и котлованов:

	01-02-056-01
	      до 2 м, группа грунтов 1
	1422,36 
	1422,36 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	162 

	01-02-056-02
	      до 2 м, группа грунтов 2
	2045,74 
	2045,74 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	233 

	01-02-056-03
	      до 2 м, группа грунтов 3
	2958,86 
	2958,86 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	337 

	01-02-056-04
	      до 2 м, группа грунтов 4
	4259,61 
	4259,61 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	477 

	01-02-056-05
	      до 2 м, группа грунтов 4р
	5277,63 
	5277,63 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	591 

	01-02-056-06
	      до 2 м, группа грунтов 5р
	7117,21 
	7117,21 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	797 

	01-02-056-07
	      до 3 м, группа грунтов 1
	1957,94 
	1957,94 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	223 

	01-02-056-08
	      до 3 м, группа грунтов 2
	2598,88 
	2598,88 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	296 

	01-02-056-09
	      до 3 м, группа грунтов 3
	3722,72 
	3722,72 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	424 

	01-02-056-10
	      до 3 м, группа грунтов 4
	5188,33 
	5188,33 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	581 

	01-02-056-11
	      до 3 м, группа грунтов 4р
	6295,65 
	6295,65 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	705 

	01-02-056-12
	      до 3 м, группа грунтов 5р
	8412,06 
	8412,06 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	942 

	Таблица 01-02-057. Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами 

   

	
	Измеритель: 100 м3 грунта

	
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов:

	01-02-057-01
	      1
	964,06 
	964,06 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	118 

	01-02-057-02
	      2
	1258,18 
	1258,18 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	154 

	01-02-057-03
	      3
	2026,16 
	2026,16 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	248 

	01-02-057-04
	      4
	3179,08 
	3179,08 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	356 

	Таблица 01-02-058. Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов 

   

	
	Измеритель: 100 м3 грунта

	
	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов:

	01-02-058-01
	      без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 1
	1478,77 
	1478,77 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	181 

	01-02-058-02
	      без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2
	2287,60 
	2287,60 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	280 

	01-02-058-03
	      без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 3
	3357,87 
	3357,87 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	411 

	01-02-058-04
	      без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 4
	5491,95 
	5491,95 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	615 

	01-02-058-05
	      с откосами глубиной до 1,5 м, группа грунтов 1
	964,06 
	964,06 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	118 

	01-02-058-06
	      с откосами глубиной до 1,5 м, группа грунтов 2
	1258,18 
	1258,18 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	154 

	01-02-058-07
	      с откосами глубиной до 1,5 м, группа грунтов 3
	2026,16 
	2026,16 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	248 

	01-02-058-08
	      с откосами глубиной до 1,5 м, группа грунтов 4
	3179,08 
	3179,08 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	356 

	Таблица 01-02-059. Рытье ям вручную глубиной 1,5 м под электрод заземления с обратной засыпкой 

   

	
	Измеритель: 1 электрод заземления

	
	Рытье ям вручную глубиной 1,5 м под электрод заземления с обратной засыпкой, группа грунтов:

	01-02-059-01
	      1
	1957,51 
	43,33 
	0,00 
	0,00 
	1914,18 
	5,43 

	01-02-059-02
	      2
	1966,93 
	52,75 
	0,00 
	0,00 
	1914,18 
	6,61 

	01-02-059-03
	      3
	1997,12 
	82,94 
	0,00 
	0,00 
	1914,18 
	9,7 

	01-02-059-04
	      4
	2040,57 
	126,39 
	0,00 
	0,00 
	1914,18 
	12,99 

	
	При изменении глубины заложения на каждые 0,5 м добавлять или исключать:

	01-02-059-05
	      к расценке 01-02-059-01
	14,52 
	14,52 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	1,82 

	01-02-059-06
	      к расценке 01-02-059-02
	17,72 
	17,72 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	2,22 

	01-02-059-07
	      к расценке 01-02-059-03
	27,79 
	27,79 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	3,25 

	01-02-059-08
	      к расценке 01-02-059-04
	42,23 
	42,23 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	4,34 

	Таблица 01-02-060. Погрузка вручную неуплотненного грунта в транспортные средства из штабелей и отвалов 

   

	
	Измеритель: 100 м3

	
	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов:

	01-02-060-01
	      1
	420,45 
	420,45 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	53,56 

	01-02-060-02
	      2
	485,13 
	485,13 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	61,8 

	01-02-060-03
	      3
	654,93 
	654,93 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	83,43 

	01-02-060-04
	      4
	792,38 
	792,38 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	100,94 

	01-02-060-05
	      4р и 5р
	889,41 
	889,41 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	113,3 

	01-02-060-06
	      5 и более
	970,26 
	970,26 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	123,6 

	Таблица 01-02-061. Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям 

   

	
	Измеритель: 100 м3 грунта

	
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов:

	01-02-061-01
	      1
	694,73 
	694,73 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	88,5 

	01-02-061-02
	      2
	763,02 
	763,02 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	97,2 

	01-02-061-03
	      3
	949,85 
	949,85 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	121 

	01-02-061-04
	      4
	1083,30 
	1083,30 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	138 

	Таблица 01-02-062. Разработка грунта вручную в траншеях на действующей железной дороге 

   

	
	Измеритель: 100 м3 грунта

	
	Разработка грунта вручную в траншеях на действующей железной дороге:

	01-02-062-01
	      под путями, группа грунтов 1
	8627,89 
	7233,38 
	33,93 
	0,00 
	1360,58 
	854 

	01-02-062-02
	      под путями, группа грунтов 2
	9144,56 
	7750,05 
	33,93 
	0,00 
	1360,58 
	915 

	01-02-062-03
	      под путями, группа грунтов 3
	10372,71 
	8978,20 
	33,93 
	0,00 
	1360,58 
	1060 

	01-02-062-04
	      под путями, группа грунтов 4
	11825,51 
	10431,00 
	33,93 
	0,00 
	1360,58 
	1220 

	01-02-062-05
	      в междупутье, группа грунтов 1
	6834,24 
	5327,63 
	26,97 
	0,00 
	1479,64 
	629 

	01-02-062-06
	      в междупутье, группа грунтов 2
	7300,09 
	5793,48 
	26,97 
	0,00 
	1479,64 
	684 

	01-02-062-07
	      в междупутье, группа грунтов 3
	8401,19 
	6894,58 
	26,97 
	0,00 
	1479,64 
	814 

	01-02-062-08
	      в междупутье, группа грунтов 4
	9740,26 
	8233,65 
	26,97 
	0,00 
	1479,64 
	963 

	01-02-062-09
	      при прокладке кабеля под путями и в междупутье, группа грунтов 1
	4779,31 
	3913,14 
	37,41 
	0,00 
	828,76 
	462 

	01-02-062-10
	      при прокладке кабеля под путями и в междупутье, группа грунтов 2
	5279,04 
	4412,87 
	37,41 
	0,00 
	828,76 
	521 

	01-02-062-11
	      при прокладке кабеля под путями и в междупутье, группа грунтов 3
	6464,84 
	5598,67 
	37,41 
	0,00 
	828,76 
	661 

	01-02-062-12
	      при прокладке кабеля под путями и в междупутье, группа грунтов 4
	8082,37 
	7216,20 
	37,41 
	0,00 
	828,76 
	844 

	Таблица 01-02-063. Разработка грунта в траншеях и котлованах глубиной более 3 м вручную с подъемом краном при наличии креплений 

   

	
	Измеритель: 100 м3 грунта

	
	Разработка грунта в траншеях и котлованах глубиной более 3 м вручную с подъемом краном при наличии креплений, группа грунтов:

	01-02-063-01
	      1
	3271,17 
	1730,63 
	1540,54 
	660,86 
	0,00 
	193,8 

	01-02-063-02
	      2
	4755,29 
	2514,51 
	2240,78 
	961,25 
	0,00 
	281,58 

	01-02-063-03
	      3
	7138,03 
	3776,85 
	3361,18 
	1441,87 
	0,00 
	422,94 

	01-02-063-04
	      4
	10409,21 
	5507,49 
	4901,72 
	2102,73 
	0,00 
	616,74 

	01-02-063-05
	      4р
	14276,06 
	7553,71 
	6722,35 
	2883,74 
	0,00 
	845,88 

	01-02-063-06
	      5р
	19627,03 
	10383,80 
	9243,23 
	3965,15 
	0,00 
	1162,8 

	Таблица 01-02-065. Разработка скального грунта отбойными молотками 

   

	
	Измеритель: 100 м3 грунта

	
	Разработка скального грунта отбойными молотками, группа грунтов:

	01-02-065-01
	      4р
	15798,62 
	3317,02 
	12481,60 
	585,22 
	0,00 
	406 

	01-02-065-02
	      5р
	20274,06 
	4047,98 
	16226,08 
	760,79 
	0,00 
	477,92 

	01-02-065-03
	      5
	31508,33 
	5921,05 
	25587,28 
	1199,70 
	0,00 
	692,52 

	01-02-065-04
	      6
	38835,64 
	7007,56 
	31828,08 
	1492,31 
	0,00 
	812 

	01-02-065-05
	      7
	49817,94 
	8628,66 
	41189,28 
	1931,23 
	0,00 
	991,8 

	Таблица 01-02-066. Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м 

   

	
	Измеритель: 100 м2 креплений

	
	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м в грунтах:

	01-02-066-01
	      неустойчивых и мокрых
	1618,02 
	232,18 
	69,85 
	3,93 
	1315,99 
	26 

	01-02-066-02
	      устойчивых
	1566,23 
	180,39 
	69,85 
	3,93 
	1315,99 
	20,2 

	Таблица 01-02-067. Крепление досками стенок котлованов и траншей шириной более 2 м 

   

	
	Измеритель: 100 м2 креплений

	
	Крепление досками стенок котлованов и траншей шириной:

	01-02-067-01
	      от 2 до 3 м, глубиной до 3 м в грунтах неустойчивых
	1025,20 
	347,31 
	103,52 
	0,00 
	574,37 
	39,2 

	01-02-067-02
	      от 2 до 3 м, глубиной до 3 м в грунтах устойчивых
	765,46 
	220,61 
	76,55 
	0,00 
	468,30 
	24,9 

	01-02-067-03
	      от 2 до 3 м, глубиной до 3 м в грунтах мокрых
	1146,25 
	443,89 
	107,00 
	0,00 
	595,36 
	50,1 

	01-02-067-04
	      более 3 м, глубиной до 3 м в грунтах неустойчивых
	1355,81 
	601,34 
	114,83 
	0,00 
	639,64 
	64,8 

	01-02-067-05
	      более 3 м, глубиной до 3 м в грунтах устойчивых
	1181,13 
	482,56 
	97,43 
	0,00 
	601,14 
	52 

	01-02-067-06
	      более 3 м, глубиной до 3 м в грунтах мокрых
	1465,18 
	762,82 
	107,00 
	0,00 
	595,36 
	82,2 

	Таблица 01-02-068. Водоотлив 

   

	
	Измеритель: 100 м3 мокрого грунта

	
	Водоотлив:

	01-02-068-01
	      из траншей
	1958,96 
	0,00 
	1958,96 
	892,39 
	0,00 
	 

	01-02-068-02
	      из котлованов
	2328,83 
	0,00 
	2328,83 
	1060,93 
	0,00 
	 

	Подраздел 2.6 РАЗРАБОТКА ВЕЧНОМЕРЗЛЫХ И СКАЛЬНЫХ ГРУНТОВ 

   

	Таблица 01-02-074. Разработка вечномерзлых грунтов в траншеях и котлованах глубиной до 2 м 

   

	
	Измеритель: 100 м3 грунта

	
	Разработка вечномерзлых грунтов в траншеях и котлованах глубиной до 2 м с разрыхлением грунта отбойными молотками, группа грунтов:

	01-02-074-01
	      1м
	9472,56 
	4568,23 
	4904,33 
	518,53 
	0,00 
	511,56 

	01-02-074-02
	      2м
	12507,69 
	5832,00 
	6675,69 
	705,80 
	0,00 
	653,08 

	01-02-074-03
	      3м
	15182,17 
	6546,76 
	8635,41 
	912,94 
	0,00 
	733,12 

	01-02-074-04
	      лед
	2656,88 
	885,68 
	1771,20 
	187,27 
	0,00 
	99,18 

	
	Разработка вечномерзлых грунтов ранее разрыхленных в траншеях и котлованах глубиной до 2 м вручную, группа грунтов:

	01-02-074-05
	      1м
	2251,20 
	2251,20 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	268 

	01-02-074-06
	      2м-3м
	2688,00 
	2688,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	320 

	Таблица 01-02-075. Разработка вечномерзлых грунтов в траншеях и котлованах глубиной до 3 м 

   

	
	Измеритель: 100 м3 грунта

	
	Разработка вечномерзлых грунтов в траншеях и котлованах глубиной до 3 м с разрыхлением грунта отбойными молотками, группа грунтов:

	01-02-075-01
	      1м
	9980,14 
	5075,81 
	4904,33 
	518,53 
	0,00 
	568,4 

	01-02-075-02
	      2м
	13243,17 
	6567,48 
	6675,69 
	705,80 
	0,00 
	735,44 

	01-02-075-03
	      3м
	16052,31 
	7416,90 
	8635,41 
	912,94 
	0,00 
	830,56 

	01-02-075-04
	      лед
	3995,65 
	1305,21 
	2690,44 
	284,44 
	0,00 
	146,16 

	
	Разработка вечномерзлых грунтов ранее разрыхленных в траншеях и котлованах глубиной до 3 м вручную, группа грунтов:

	01-02-075-05
	      1м
	2646,00 
	2646,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	315 

	01-02-075-06
	      2м-3м
	3343,20 
	3343,20 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	398 

	Таблица 01-02-076. Разработка вечномерзлых грунтов в траншеях и котлованах глубиной более 3 м с подъемом кранами 

   

	
	Измеритель: 100 м3 грунта

	
	Разработка вечномерзлых грунтов в траншеях и котлованах глубиной более 3 м с подъемом кранами с разрыхлением грунта отбойными молотками, группа грунтов:

	01-02-076-01
	      1м
	9643,70 
	3648,95 
	5994,75 
	846,95 
	0,00 
	384,1 

	01-02-076-02
	      2м
	12814,56 
	4730,53 
	8084,03 
	1129,98 
	0,00 
	497,95 

	01-02-076-03
	      3м
	16299,36 
	5899,50 
	10399,86 
	1444,38 
	0,00 
	621 

	01-02-076-04
	      лед
	1919,91 
	567,48 
	1352,43 
	175,87 
	0,00 
	58,99 

	
	Разработка вечномерзлых грунтов ранее разрыхленных вручную в траншеях и котлованах глубиной более 3 м с подъемом кранами, группа грунтов:

	01-02-076-05
	      1м
	2112,48 
	1340,64 
	771,84 
	232,47 
	0,00 
	159,6 

	01-02-076-06
	      2м-3м
	2674,97 
	1685,38 
	989,59 
	298,06 
	0,00 
	200,64 

	Таблица 01-02-077. Засыпка траншей и котлованов 

   

	
	Измеритель: 100 м3 грунта уплотненного

	
	Засыпка траншей и котлованов с рыхлением грунта:

	01-02-077-01
	      отбойными молотками, группа грунтов 1м
	1516,68 
	1173,12 
	343,56 
	36,32 
	0,00 
	141 

	01-02-077-02
	      отбойными молотками, группа грунтов 2м
	1824,71 
	1356,16 
	468,55 
	49,54 
	0,00 
	163 

	01-02-077-03
	      отбойными молотками, группа грунтов 3м
	2079,58 
	1472,64 
	606,94 
	64,17 
	0,00 
	177 

	01-02-077-04
	      вручную, группа грунтов 1м
	1243,20 
	1243,20 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	148 

	01-02-077-05
	      вручную, группа грунтов 2м
	1453,20 
	1453,20 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	173 

	01-02-077-06
	      вручную, группа грунтов 3м
	1621,20 
	1621,20 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	193 

	Таблица 01-02-078. Разработка вечномерзлых грунтов с разрыхлением грунта отбойными молотками 

   

	
	Измеритель: 100 м3 грунта

	
	Разработка вечномерзлых грунтов с разрыхлением грунта отбойными молотками при устройстве:

	01-02-078-01
	      нагорных канав, группа грунтов 1м
	11113,00 
	6208,67 
	4904,33 
	518,53 
	0,00 
	726,16 

	01-02-078-02
	      нагорных канав, группа грунтов 2м
	14778,70 
	8103,01 
	6675,69 
	705,80 
	0,00 
	947,72 

	01-02-078-03
	      нагорных канав, группа грунтов 3м
	18811,28 
	10175,87 
	8635,41 
	912,94 
	0,00 
	1190,16 

	01-02-078-04
	      кюветов и лотков, группа грунтов 1м
	11182,42 
	6278,09 
	4904,33 
	518,53 
	0,00 
	734,28 

	01-02-078-05
	      кюветов и лотков, группа грунтов 2м
	15542,38 
	8866,69 
	6675,69 
	705,80 
	0,00 
	1037,04 

	01-02-078-06
	      кюветов и лотков, группа грунтов 3м
	19763,41 
	11128,00 
	8635,41 
	912,94 
	0,00 
	1301,52 

	Таблица 01-02-079. Разработка вечномерзлых грунтов с разрыхлением вручную 

   

	
	Измеритель: 100 м3 грунта

	
	Разработка вечномерзлых грунтов с разрыхлением вручную при устройстве:

	01-02-079-01
	      нагорных канав, группа грунтов 1м
	6804,66 
	6804,66 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	762 

	01-02-079-02
	      нагорных канав, группа грунтов 2м
	10528,47 
	10528,47 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	1179 

	01-02-079-03
	      нагорных канав, группа грунтов 3м
	14064,75 
	14064,75 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	1575 

	01-02-079-04
	      кюветов и лотков, группа грунтов 1м
	8358,48 
	8358,48 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	936 

	01-02-079-05
	      кюветов и лотков, группа грунтов 2м
	14064,75 
	14064,75 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	1575 

	01-02-079-06
	      кюветов и лотков, группа грунтов 3м
	18806,58 
	18806,58 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	2106 

	Таблица 01-02-080. Разработка ям в вечномерзлых грунтах 

   

	
	Измеритель: 100 м3 грунта

	
	Разработка ям в вечномерзлых грунтах, группа грунтов:

	01-02-080-01
	      1м
	11782,57 
	6878,24 
	4904,33 
	518,53 
	0,00 
	770,24 

	01-02-080-02
	      2м
	15874,30 
	9198,61 
	6675,69 
	705,80 
	0,00 
	1030,08 

	01-02-080-03
	      3м
	20102,60 
	11467,19 
	8635,41 
	912,94 
	0,00 
	1284,12 

	01-02-080-04
	      лед
	4483,17 
	1294,85 
	3188,32 
	337,11 
	0,00 
	145 

	Таблица 01-02-081. Погрузка разрыхленных вечномерзлых грунтов в автомобили-самосвалы 

   

	
	Измеритель: 100 м3 грунта

	
	Погрузка разрыхленных взрыванием вечномерзлых грунтов в автомобили-самосвалы, группа грунтов:

	01-02-081-01
	      1м
	2179,45 
	1853,03 
	326,42 
	34,51 
	0,00 
	222,72 

	01-02-081-02
	      2м-3м
	3333,79 
	2760,24 
	573,55 
	60,64 
	0,00 
	331,76 

	
	Погрузка разрыхленных смерзшихся ранее выброшенных вечномерзлых грунтов в автомобили-самосвалы, группа грунтов:

	01-02-081-03
	      1м
	3774,58 
	2055,71 
	1718,87 
	181,72 
	0,00 
	247,08 

	01-02-081-04
	      2м
	4927,69 
	2586,52 
	2341,17 
	247,51 
	0,00 
	310,88 

	01-02-081-05
	      3м
	6229,44 
	3184,90 
	3044,54 
	321,87 
	0,00 
	382,8 

	Таблица 01-02-082. Планировка площадей в вечномерзлых грунтах 

   

	
	Измеритель: 100 м2 спланированной поверхности

	
	Планировка площадей в вечномерзлых грунтах, группа грунтов:

	01-02-082-01
	      1м
	684,66 
	186,46 
	498,20 
	52,67 
	0,00 
	20,88 

	01-02-082-02
	      2м
	1026,99 
	279,69 
	747,30 
	79,00 
	0,00 
	31,32 

	01-02-082-03
	      3м
	1301,00 
	354,25 
	946,75 
	100,09 
	0,00 
	39,67 

	Таблица 01-02-083. Оттаивание вечномерзлых грунтов паропрогревом 

   

	
	Измеритель: 100 м3 грунта

	
	Оттаивание вечномерзлых грунтов паропрогревом, группа грунтов:

	01-02-083-01
	      1м (пески)
	2965,77 
	116,00 
	2849,77 
	157,18 
	0,00 
	12,99 

	01-02-083-02
	      1м (супеси, суглинки, глины)
	3711,36 
	129,49 
	3581,87 
	197,56 
	0,00 
	14,5 

	01-02-083-03
	      2м
	3198,30 
	147,08 
	3051,22 
	168,29 
	0,00 
	16,47 

	Таблица 01-02-084. Теплоизоляция открытых поверхностей торфом 

   

	
	Измеритель: 100 м2 поверхности

	
	Теплоизоляция открытых поверхностей торфом, толщина слоя торфа:

	01-02-084-01
	      0,15 м
	7266,55 
	287,91 
	0,00 
	0,00 
	6978,64 
	35,5 

	01-02-084-02
	      0,3 м
	14405,75 
	448,48 
	0,00 
	0,00 
	13957,27 
	55,3 

	01-02-084-03
	      0,5 м
	23907,68 
	645,56 
	0,00 
	0,00 
	23262,12 
	79,6 

	Таблица 01-02-085. Теплоизоляция поверхности оснований под насыпи торфом 

   

	
	Измеритель: 100 м3 теплоизоляции

	01-02-085-01
	Теплоизоляция поверхности оснований под насыпи торфом
	52858,40 
	1164,80 
	0,00 
	0,00 
	51693,60 
	140 

	Таблица 01-02-086. Мощение камнем откосов, горизонтальных поверхностей и дна котлованов 

   

	
	Измеритель: 100 м2 поверхности мощения

	
	Мощение камнем откосов и горизонтальных поверхностей:

	01-02-086-01
	      одиночное по мху, толщина слоя 0,1 м
	5669,76 
	605,05 
	0,00 
	0,00 
	5064,71 
	56,6 

	01-02-086-02
	      одиночное по мху, толщина слоя 0,15 м
	7047,13 
	652,09 
	0,00 
	0,00 
	6395,04 
	61 

	01-02-086-03
	      двойное по мху, толщина слоя 0,1 м
	11016,68 
	887,27 
	0,00 
	0,00 
	10129,41 
	83 

	01-02-086-04
	      двойное по мху, толщина слоя 0,15 м
	13715,41 
	951,41 
	0,00 
	0,00 
	12764,00 
	89 

	
	Мощение камнем дна и откосов кюветов:

	01-02-086-05
	      одиночное по мху, толщина слоя 0,15 м
	7068,51 
	673,47 
	0,00 
	0,00 
	6395,04 
	63 

	01-02-086-06
	      одиночное по мху с теплоизоляцией из торфа, толщина слоя 0,15 м
	22994,94 
	907,20 
	0,00 
	0,00 
	22087,74 
	90 

	01-02-086-07
	      двойное по мху, толщина слоя 0,15 м
	13727,55 
	972,79 
	0,00 
	0,00 
	12754,76 
	91 

	01-02-086-08
	      двойное по мху с теплоизоляцией из торфа, толщина слоя 0,15 м
	30764,78 
	1209,60 
	0,00 
	0,00 
	29555,18 
	120 

	Таблица 01-02-087. Уборка снега со строительных площадок и дорог 

   

	
	Измеритель: 1000 м3 снега

	
	Уборка снега со строительных площадок и дорог:

	01-02-087-01
	      шнекороторными снегоочистителями
	230,16 
	0,00 
	230,16 
	8,58 
	0,00 
	 

	01-02-087-02
	      плужными снегоочистителями
	56,69 
	2,04 
	54,65 
	5,80 
	0,00 
	0,25 

	01-02-087-03
	      бульдозерами с перемещениями на расстояние до 20 м
	184,36 
	0,00 
	184,36 
	33,40 
	0,00 
	 

	01-02-087-04
	      бульдозерами с перемещениями на расстояние на каждые последующие 10 м
	59,86 
	0,00 
	59,86 
	10,85 
	0,00 
	 

	01-02-087-05
	      вручную, снег рыхлый
	560,88 
	560,88 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	72 

	01-02-087-06
	      вручную, снег плотный
	1121,76 
	1121,76 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	144 

	Таблица 01-02-088. Пробег машин к месту работы 

   

	
	Измеритель: 1 км холостого пробега

	01-02-088-01
	1 км холостого пробега шнекороторного снегоочистителя к месту работы
	12,44 
	0,00 
	12,44 
	0,46 
	0,00 
	 

	01-02-088-02
	1 км холостого пробега плужного снегоочистителя к месту работы
	4,37 
	0,00 
	4,37 
	0,46 
	0,00 
	 

	Таблица 01-02-089. Рыхление мерзлого грунта клин-молотом, подвешенным на стреле экскаватора 

   

	
	Измеритель: 1000 м3 грунта

	
	Рыхление мерзлого грунта клин-молотом, подвешенным на стреле экскаватора, глубина промерзания:

	01-02-089-01
	      до 0,5 м, группа грунтов 1м
	5643,83 
	0,00 
	5643,83 
	609,21 
	0,00 
	 

	01-02-089-02
	      до 0,5 м, группа грунтов 2м
	8295,02 
	0,00 
	8295,02 
	895,38 
	0,00 
	 

	01-02-089-03
	      до 0,5 м, группа грунтов 3м
	9287,96 
	0,00 
	9287,96 
	1002,56 
	0,00 
	 

	01-02-089-04
	      до 0,5 м, группа грунтов 4м
	12945,91 
	0,00 
	12945,91 
	1397,41 
	0,00 
	 

	01-02-089-05
	      до 1 м, группа грунтов 1м
	6961,89 
	0,00 
	6961,89 
	751,48 
	0,00 
	 

	01-02-089-06
	      до 1 м, группа грунтов 2м
	12116,16 
	0,00 
	12116,16 
	1307,85 
	0,00 
	 

	01-02-089-07
	      до 1 м, группа грунтов 3м
	13938,85 
	0,00 
	13938,85 
	1504,59 
	0,00 
	 

	01-02-089-08
	      до 1 м, группа грунтов 4м
	19848,80 
	0,00 
	19848,80 
	2142,53 
	0,00 
	 

	01-02-089-09
	      свыше 1 м, группа грунтов 1м
	8621,40 
	0,00 
	8621,40 
	930,61 
	0,00 
	 

	01-02-089-10
	      свыше 1 м, группа грунтов 2м
	15701,29 
	0,00 
	15701,29 
	1694,83 
	0,00 
	 

	01-02-089-11
	      свыше 1 м, группа грунтов 3м
	19848,80 
	0,00 
	19848,80 
	2142,53 
	0,00 
	 

	01-02-089-12
	      свыше 1 м, группа грунтов 4м
	26514,45 
	0,00 
	26514,45 
	2862,03 
	0,00 
	 

	Таблица 01-02-090. Рыхление мерзлого грунта баровыми установками мощностью 79 кВт (108 л.с.) 

   

	
	Измеритель: 100 м3 мерзлого грунта в проектном профиле выемки

	
	Рыхление мерзлого грунта однобаровыми установками мощностью 79 кВт (108 л.с.) при глубине прорези до 0,5 м и длине свыше 2 м, группа грунтов:

	01-02-090-01
	      1м
	1225,14 
	0,00 
	1225,14 
	129,85 
	0,00 
	 

	01-02-090-02
	      2м
	1800,88 
	0,00 
	1800,88 
	190,87 
	0,00 
	 

	01-02-090-03
	      3м
	2521,23 
	0,00 
	2521,23 
	267,22 
	0,00 
	 

	
	Рыхление мерзлого грунта двухбаровыми установками мощностью 79 кВт (108 л.с.) при глубине прорези до 0,5 м и длине свыше 2 м, группа грунтов:

	01-02-090-04
	      1м
	797,19 
	0,00 
	797,19 
	97,17 
	0,00 
	 

	01-02-090-05
	      2м
	1683,36 
	0,00 
	1683,36 
	205,19 
	0,00 
	 

	01-02-090-06
	      3м
	2218,38 
	0,00 
	2218,38 
	270,40 
	0,00 
	 

	Таблица 01-02-091. Механизированная разработка скальных грунтов в траншеях шириной 1,3 м и более с зачисткой недобора и выкидкой грунта на бровку 

   

	
	Измеритель: 100 м3 грунта

	
	Механизированная разработка скальных грунтов в траншеях шириной 1,3 м и более с зачисткой недобора и выкидкой грунтов на бровку, группа грунтов:

	01-02-091-01
	      4р
	5191,27 
	103,41 
	5087,86 
	521,51 
	0,00 
	11,58 

	01-02-091-02
	      5р
	6595,11 
	124,76 
	6470,35 
	661,06 
	0,00 
	13,62 

	01-02-091-03
	      6
	9097,48 
	217,28 
	8880,20 
	884,67 
	0,00 
	23,14 

	Таблица 01-02-092. Механизированная разработка скальных грунтов при вертикальной планировке и в котлованах баровой машиной и бульдозером 

   

	
	Измеритель: 100 м3

	
	Механизированная разработка скальных грунтов при вертикальной планировке и в котлованах баровой машиной и бульдозером, группа грунтов:

	01-02-092-01
	      4р
	4812,31 
	230,75 
	4581,56 
	445,75 
	0,00 
	25,84 

	01-02-092-02
	      5р
	7997,03 
	369,61 
	7627,42 
	755,10 
	0,00 
	40,35 

	01-02-092-03
	      6
	14098,77 
	489,31 
	13609,46 
	1321,31 
	0,00 
	52,11 

	Таблица 01-02-093. Погрузка вручную неуплотненного мерзлого грунта в транспортные средства из штабелей и отвалов 

   

	
	Измеритель: 100 м3

	
	Погрузка вручную неуплотненного мерзлого грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов:

	01-02-093-01
	      1м
	663,01 
	663,01 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	84,46 

	01-02-093-02
	      2м
	760,04 
	760,04 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	96,82 

	01-02-093-03
	      3м
	889,41 
	889,41 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	113,3 

	01-02-093-04
	      4м
	970,26 
	970,26 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	123,6 

	Подраздел 2.7 ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ВАЛКОЙ ЛЕСА И РАСЧИСТКОЙ ПЛОЩАДЕЙ И ТРАСС 

   

	Таблица 01-02-099. Валка деревьев с корня 

   

	
	Измеритель: 100 деревьев

	
	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов:

	01-02-099-01
	      до 16 см
	60,16 
	51,32 
	8,84 
	0,00 
	0,00 
	5,21 

	01-02-099-02
	      до 20 см
	75,24 
	64,22 
	11,02 
	0,00 
	0,00 
	6,52 

	01-02-099-03
	      до 24 см
	97,66 
	83,33 
	14,33 
	0,00 
	0,00 
	8,46 

	01-02-099-04
	      до 28 см
	116,61 
	99,49 
	17,12 
	0,00 
	0,00 
	10,1 

	01-02-099-05
	      до 32 см
	155,71 
	131,99 
	23,72 
	0,00 
	0,00 
	13,4 

	01-02-099-06
	      более 32 см
	236,63 
	201,93 
	34,70 
	0,00 
	0,00 
	20,5 

	
	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов:

	01-02-099-07
	      до 16 см
	73,24 
	62,06 
	11,18 
	0,00 
	0,00 
	6,3 

	01-02-099-08
	      до 20 см
	91,32 
	78,01 
	13,31 
	0,00 
	0,00 
	7,92 

	01-02-099-09
	      до 24 см
	118,88 
	101,46 
	17,42 
	0,00 
	0,00 
	10,3 

	01-02-099-10
	      до 28 см
	141,99 
	121,16 
	20,83 
	0,00 
	0,00 
	12,3 

	01-02-099-11
	      до 32 см
	189,33 
	161,54 
	27,79 
	0,00 
	0,00 
	16,4 

	01-02-099-12
	      более 32 см
	292,03 
	249,21 
	42,82 
	0,00 
	0,00 
	25,3 

	Таблица 01-02-100. Трелевка древесины 

   

	
	Измеритель: 100 хлыстов

	
	Трелевка древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью:

	01-02-100-01
	      59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 20 см
	852,19 
	133,01 
	719,18 
	126,56 
	0,00 
	16,28 

	01-02-100-02
	      59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 30 см
	1485,42 
	231,86 
	1253,56 
	220,59 
	0,00 
	28,38 

	01-02-100-03
	      59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов свыше 30 см
	2409,36 
	376,56 
	2032,80 
	357,72 
	0,00 
	46,09 

	01-02-100-04
	      79 кВт (108 л.с.), диаметр стволов до 20 см
	394,83 
	58,09 
	336,74 
	58,71 
	0,00 
	7,11 

	01-02-100-05
	      79 кВт (108 л.с.), диаметр стволов до 30 см
	688,77 
	101,55 
	587,22 
	102,38 
	0,00 
	12,43 

	01-02-100-06
	      79 кВт (108 л.с.), диаметр стволов свыше 30 см
	1122,42 
	164,46 
	957,96 
	167,01 
	0,00 
	20,13 

	
	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять:

	01-02-100-07
	      к расценке 01-02-100-01
	212,74 
	33,33 
	179,41 
	31,57 
	0,00 
	4,08 

	01-02-100-08
	      к расценке 01-02-100-02
	429,91 
	67,24 
	362,67 
	63,82 
	0,00 
	8,23 

	01-02-100-09
	      к расценке 01-02-100-03
	690,73 
	107,84 
	582,89 
	102,57 
	0,00 
	13,2 

	01-02-100-10
	      к расценке 01-02-100-04
	88,39 
	12,91 
	75,48 
	13,16 
	0,00 
	1,58 

	01-02-100-11
	      к расценке 01-02-100-05
	205,23 
	30,23 
	175,00 
	30,51 
	0,00 
	3,7 

	01-02-100-12
	      к расценке 01-02-100-06
	286,75 
	42,08 
	244,67 
	42,66 
	0,00 
	5,15 

	Таблица 01-02-101. Разделка древесины, полученной от валки леса 

   

	
	Измеритель: 100 деревьев

	
	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов:

	01-02-101-01
	      до 12 см
	66,86 
	56,19 
	10,67 
	0,00 
	0,00 
	6,4 

	01-02-101-02
	      до 16 см
	140,36 
	117,65 
	22,71 
	0,00 
	0,00 
	13,4 

	01-02-101-03
	      до 20 см
	226,23 
	189,65 
	36,58 
	0,00 
	0,00 
	21,6 

	01-02-101-04
	      до 24 см
	301,63 
	252,86 
	48,77 
	0,00 
	0,00 
	28,8 

	01-02-101-05
	      до 28 см
	404,29 
	338,91 
	65,38 
	0,00 
	0,00 
	38,6 

	01-02-101-06
	      до 32 см
	507,97 
	425,83 
	82,14 
	0,00 
	0,00 
	48,5 

	01-02-101-07
	      более 32 см
	855,17 
	718,87 
	136,30 
	0,00 
	0,00 
	80,5 

	
	Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов:

	01-02-101-08
	      до 12 см
	76,76 
	64,36 
	12,40 
	0,00 
	0,00 
	7,33 

	01-02-101-09
	      до 16 см
	164,42 
	137,85 
	26,57 
	0,00 
	0,00 
	15,7 

	01-02-101-10
	      до 20 см
	266,04 
	223,01 
	43,03 
	0,00 
	0,00 
	25,4 

	01-02-101-11
	      до 24 см
	359,21 
	301,15 
	58,06 
	0,00 
	0,00 
	34,3 

	01-02-101-12
	      до 28 см
	480,72 
	403,00 
	77,72 
	0,00 
	0,00 
	45,9 

	01-02-101-13
	      до 32 см
	617,94 
	518,02 
	99,92 
	0,00 
	0,00 
	59 

	01-02-101-14
	      более 32 см
	1034,74 
	867,46 
	167,28 
	0,00 
	0,00 
	98,8 

	Таблица 01-02-102. Устройство разделочных площадок 

   

	
	Измеритель: 100 деревьев

	
	Устройство разделочных площадок, диаметр стволов:

	01-02-102-01
	      до 16 см
	63,26 
	17,11 
	45,04 
	1,30 
	1,11 
	2,02 

	01-02-102-02
	      до 20 см
	117,12 
	27,61 
	87,74 
	2,02 
	1,77 
	3,26 

	01-02-102-03
	      до 24 см
	144,35 
	34,39 
	107,59 
	2,60 
	2,37 
	4,06 

	01-02-102-04
	      до 28 см
	201,19 
	44,72 
	153,51 
	3,33 
	2,96 
	5,28 

	01-02-102-05
	      до 32 см
	232,73 
	51,58 
	177,53 
	3,76 
	3,62 
	6,09 

	01-02-102-06
	      свыше 32 см
	389,62 
	86,06 
	297,72 
	6,36 
	5,84 
	10,16 

	Таблица 01-02-103. Корчевка деревьев в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями 

   

	
	Измеритель: 100 деревьев

	
	Корчевка деревьев в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с трактором мощностью 79 кВт (108 л.с.) с трелевкой до 100 м, диаметр деревьев:

	01-02-103-01
	      до 16 см
	431,54 
	47,54 
	384,00 
	65,65 
	0,00 
	5,66 

	01-02-103-02
	      до 24 см
	565,01 
	60,98 
	504,03 
	86,18 
	0,00 
	7,26 

	01-02-103-03
	      до 32 см
	700,66 
	75,77 
	624,89 
	106,86 
	0,00 
	9,02 

	01-02-103-04
	      свыше 32 см
	1153,46 
	127,51 
	1025,95 
	175,40 
	0,00 
	15,18 

	
	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять:

	01-02-103-05
	      к расценке 01-02-103-01
	88,75 
	13,27 
	75,48 
	13,16 
	0,00 
	1,58 

	01-02-103-06
	      к расценке 01-02-103-02
	152,24 
	22,85 
	129,39 
	22,56 
	0,00 
	2,72 

	01-02-103-07
	      к расценке 01-02-103-03
	207,91 
	31,25 
	176,66 
	30,80 
	0,00 
	3,72 

	01-02-103-08
	      к расценке 01-02-103-04
	287,93 
	43,26 
	244,67 
	42,66 
	0,00 
	5,15 

	
	Корчевка деревьев в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с трактором мощностью 118 кВт (160 л.с.) с трелевкой до 100 м, диаметр деревьев:

	01-02-103-09
	      до 16 см
	474,24 
	47,54 
	426,70 
	62,76 
	0,00 
	5,66 

	01-02-103-10
	      до 24 см
	640,87 
	60,98 
	579,89 
	84,45 
	0,00 
	7,26 

	01-02-103-11
	      до 32 см
	789,49 
	75,77 
	713,72 
	104,26 
	0,00 
	9,02 

	01-02-103-12
	      свыше 32 см
	1294,57 
	127,51 
	1167,06 
	170,48 
	0,00 
	15,18 

	
	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять:

	01-02-103-13
	      к расценке 01-02-103-09
	88,75 
	13,27 
	75,48 
	13,16 
	0,00 
	1,58 

	01-02-103-14
	      к расценке 01-02-103-10
	152,24 
	22,85 
	129,39 
	22,56 
	0,00 
	2,72 

	01-02-103-15
	      к расценке 01-02-103-11
	207,91 
	31,25 
	176,66 
	30,80 
	0,00 
	3,72 

	01-02-103-16
	      к расценке 01-02-103-12
	287,93 
	43,26 
	244,67 
	42,66 
	0,00 
	5,15 

	Таблица 01-02-104. Корчевка деревьев в торфяных грунтах корчевателями-собирателями 

   

	
	Измеритель: 100 деревьев

	
	Корчевка деревьев в торфяных грунтах корчевателями-собирателями с трактором мощностью 79 кВт (108 л.с.) с трелевкой до 100 м, диаметр деревьев:

	01-02-104-01
	      до 16 см
	413,80 
	47,54 
	366,26 
	62,76 
	0,00 
	5,66 

	01-02-104-02
	      до 24 см
	542,83 
	60,98 
	481,85 
	82,57 
	0,00 
	7,26 

	01-02-104-03
	      до 32 см
	673,16 
	75,77 
	597,39 
	102,38 
	0,00 
	9,02 

	01-02-104-04
	      свыше 32 см
	1108,21 
	127,51 
	980,70 
	168,03 
	0,00 
	15,18 

	
	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять:

	01-02-104-05
	      к расценке 01-02-104-01
	88,75 
	13,27 
	75,48 
	13,16 
	0,00 
	1,58 

	01-02-104-06
	      к расценке 01-02-104-02
	152,24 
	22,85 
	129,39 
	22,56 
	0,00 
	2,72 

	01-02-104-07
	      к расценке 01-02-104-03
	207,91 
	31,25 
	176,66 
	30,80 
	0,00 
	3,72 

	01-02-104-08
	      к расценке 01-02-104-04
	287,93 
	43,26 
	244,67 
	42,66 
	0,00 
	5,15 

	
	Корчевка деревьев в торфяных грунтах корчевателями-собирателями с трактором мощностью 118 кВт (160 л.с.) с трелевкой до 100 м, диаметр деревьев:

	01-02-104-09
	      до 16 см
	449,73 
	47,54 
	402,19 
	60,30 
	0,00 
	5,66 

	01-02-104-10
	      до 24 см
	607,71 
	60,98 
	546,73 
	81,12 
	0,00 
	7,26 

	01-02-104-11
	      до 32 см
	749,12 
	75,77 
	673,35 
	100,21 
	0,00 
	9,02 

	01-02-104-12
	      свыше 32 см
	1228,26 
	127,51 
	1100,75 
	163,83 
	0,00 
	15,18 

	
	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять:

	01-02-104-13
	      к расценке 01-02-104-09
	88,75 
	13,27 
	75,48 
	13,16 
	0,00 
	1,58 

	01-02-104-14
	      к расценке 01-02-104-10
	152,24 
	22,85 
	129,39 
	22,56 
	0,00 
	2,72 

	01-02-104-15
	      к расценке 01-02-104-11
	207,91 
	31,25 
	176,66 
	30,80 
	0,00 
	3,72 

	01-02-104-16
	      к расценке 01-02-104-12
	287,93 
	43,26 
	244,67 
	42,66 
	0,00 
	5,15 

	Таблица 01-02-105. Корчевка пней в грунтах естественного залегания 

   

	
	Измеритель: 100 пней

	
	Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением пней до 5 м, диаметр пней:

	01-02-105-01
	      до 24 см
	216,48 
	0,00 
	216,48 
	35,28 
	0,00 
	 

	01-02-105-02
	      до 32 см
	367,30 
	0,00 
	367,30 
	59,86 
	0,00 
	 

	01-02-105-03
	      свыше 32 см
	595,31 
	0,00 
	595,31 
	97,03 
	0,00 
	 

	
	При перемещении пней на каждые последующие 10 м добавлять:

	01-02-105-04
	      к расценке 01-02-105-01
	28,39 
	0,00 
	28,39 
	4,63 
	0,00 
	 

	01-02-105-05
	      к расценке 01-02-105-02
	55,01 
	0,00 
	55,01 
	8,97 
	0,00 
	 

	01-02-105-06
	      к расценке 01-02-105-03
	103,80 
	0,00 
	103,80 
	16,92 
	0,00 
	 

	
	Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе мощностью 118 кВт (160 л.с.) с перемещением пней до 5 м, диаметр пней:

	01-02-105-07
	      до 24 см
	307,08 
	0,00 
	307,08 
	30,80 
	0,00 
	 

	01-02-105-08
	      до 32 см
	537,75 
	0,00 
	537,75 
	53,94 
	0,00 
	 

	01-02-105-09
	      свыше 32 см
	860,69 
	0,00 
	860,69 
	86,33 
	0,00 
	 

	Таблица 01-02-106. Корчевка пней в торфяных грунтах 

   

	
	Измеритель: 100 пней

	
	Корчевка пней в торфяных грунтах корчевателями-собирателями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением пней до 5 м, диаметр пней:

	01-02-106-01
	      до 24 см
	184,54 
	0,00 
	184,54 
	30,08 
	0,00 
	 

	01-02-106-02
	      до 32 см
	312,29 
	0,00 
	312,29 
	50,90 
	0,00 
	 

	01-02-106-03
	      свыше 32 см
	505,70 
	0,00 
	505,70 
	82,42 
	0,00 
	 

	
	При перемещении пней на каждые последующие 10 м добавлять:

	01-02-106-04
	      к расценке 01-02-106-01
	24,84 
	0,00 
	24,84 
	4,05 
	0,00 
	 

	01-02-106-05
	      к расценке 01-02-106-02
	47,02 
	0,00 
	47,02 
	7,66 
	0,00 
	 

	01-02-106-06
	      к расценке 01-02-106-03
	87,83 
	0,00 
	87,83 
	14,32 
	0,00 
	 

	
	Корчевка пней в торфяных грунтах корчевателями-собирателями на тракторе мощностью 118 кВт (160 л.с.) с перемещением пней до 5 м, диаметр пней:

	01-02-106-07
	      до 24 см
	262,39 
	0,00 
	262,39 
	26,32 
	0,00 
	 

	01-02-106-08
	      до 32 см
	457,02 
	0,00 
	457,02 
	45,84 
	0,00 
	 

	01-02-106-09
	      свыше 32 см
	732,38 
	0,00 
	732,38 
	73,46 
	0,00 
	 

	Таблица 01-02-107. Засыпка ям 

   

	
	Измеритель: 100 ям

	
	Засыпка ям подкоренных бульдозерами мощностью:

	01-02-107-01
	      79 кВт (108 л.с.)
	185,96 
	0,00 
	185,96 
	33,69 
	0,00 
	 

	01-02-107-02
	      118 кВт (160 л.с.)
	255,35 
	0,00 
	255,35 
	28,20 
	0,00 
	 

	
	Засыпка ям после корчевки камней бульдозерами мощностью:

	01-02-107-03
	      79 кВт (108 л.с.)
	142,06 
	0,00 
	142,06 
	25,74 
	0,00 
	 

	01-02-107-04
	      118 кВт 160 л.с.)
	204,28 
	0,00 
	204,28 
	22,56 
	0,00 
	 

	Таблица 01-02-108. Обивка земли с выкорчеванных пней 

   

	
	Измеритель: 100 пней

	
	Обивка земли с выкорчеванных пней корчевателями-собирателями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.), диаметр пней:

	01-02-108-01
	      до 24 см
	67,43 
	0,00 
	67,43 
	10,99 
	0,00 
	 

	01-02-108-02
	      свыше до 24 см
	136,63 
	0,00 
	136,63 
	22,27 
	0,00 
	 

	Таблица 01-02-109. Корчевка скрытых в верхних слоях залежей торфа пней и древесных остатков 

   

	
	Измеритель: 1 га

	01-02-109-01
	Корчевка скрытых в верхних слоях залежей торфа пней и древесных остатков корчевателями роторными на тракторе мощностью 59 кВт (80 л.с.) в торфяных грунтах
	248,64 
	0,00 
	248,64 
	29,54 
	0,00 
	 

	Таблица 01-02-110. Вывозка пней тракторными прицепами 2 т 

   

	
	Измеритель: 100 пней

	
	Вывозка пней тракторными прицепами 2 т на расстояние до 100 м, диаметр деревьев:

	01-02-110-01
	      до 32 см
	161,83 
	22,71 
	139,12 
	23,14 
	0,00 
	2,78 

	01-02-110-02
	      свыше 32 см
	380,17 
	54,98 
	325,19 
	54,08 
	0,00 
	6,73 

	
	При вывозке пней на каждые последующие 100 м добавлять:

	01-02-110-03
	      к расценке 01-02-110-01
	28,19 
	3,84 
	24,35 
	4,05 
	0,00 
	0,47 

	01-02-110-04
	      к расценке 01-02-110-02
	43,52 
	6,13 
	37,39 
	6,22 
	0,00 
	0,75 

	Таблица 01-02-111. Корчевка пней вручную 

   

	
	Измеритель: 100 пней

	
	Корчевка вручную пней диаметром:

	01-02-111-01
	      до 120 мм
	26,96 
	26,96 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	3,3 

	01-02-111-02
	      от 120 до 180 мм
	100,49 
	100,49 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	12,3 

	01-02-111-03
	      от 190 до 250 мм
	334,97 
	334,97 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	41 

	01-02-111-04
	      от 260 до 300 мм
	619,29 
	619,29 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	75,8 

	01-02-111-05
	      от 310 до 350 мм
	743,47 
	743,47 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	91 

	01-02-111-06
	      от 360 до 400 мм
	1568,64 
	1568,64 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	192 

	Таблица 01-02-112. Срезка кустарника и мелколесья в грунтах естественного залегания 

   

	
	Измеритель: 1 га

	
	Срезка кустарника и мелколесья в грунтах естественного залегания кусторезами на тракторе мощностью:

	01-02-112-01
	      79 кВт (108 л.с.), кустарник и мелколесье густые
	368,83 
	0,00 
	368,83 
	60,15 
	0,00 
	 

	01-02-112-02
	      79 кВт (108 л.с.), кустарник и мелколесье средние
	184,41 
	0,00 
	184,41 
	30,08 
	0,00 
	 

	01-02-112-03
	      79 кВт (108 л.с.), кустарник и мелколесье редкие
	126,78 
	0,00 
	126,78 
	20,68 
	0,00 
	 

	01-02-112-04
	      118 кВт (160 л.с.), кустарник и мелколесье густые
	505,72 
	0,00 
	505,72 
	50,75 
	0,00 
	 

	01-02-112-05
	      118 кВт (160 л.с.), кустарник и мелколесье средние
	242,05 
	0,00 
	242,05 
	24,29 
	0,00 
	 

	01-02-112-06
	      118 кВт (160 л.с.), кустарник и мелколесье редкие
	177,22 
	0,00 
	177,22 
	17,79 
	0,00 
	 

	Таблица 01-02-113. Срезка кустарника и мелколесья в торфяных и переувлажненных грунтах 

   

	
	Измеритель: 1 га

	
	Срезка кустарника и мелколесья в торфяных и переувлажненных грунтах кусторезами на тракторе мощностью:

	01-02-113-01
	      79 кВт (108 л.с.), кустарник и мелколесье густые
	460,15 
	0,00 
	460,15 
	75,05 
	0,00 
	 

	01-02-113-02
	      79 кВт (108 л.с.), кустарник и мелколесье средние
	230,52 
	0,00 
	230,52 
	37,60 
	0,00 
	 

	01-02-113-03
	      79 кВт (108 л.с.), кустарник и мелколесье редкие
	157,81 
	0,00 
	157,81 
	25,74 
	0,00 
	 

	01-02-113-04
	      118 кВт (160 л.с.), кустарник и мелколесье густые
	632,51 
	0,00 
	632,51 
	63,48 
	0,00 
	 

	01-02-113-05
	      118 кВт (160 л.с.), кустарник и мелколесье средние
	302,57 
	0,00 
	302,57 
	30,37 
	0,00 
	 

	01-02-113-06
	      118 кВт (160 л.с.), кустарник и мелколесье редкие
	221,88 
	0,00 
	221,88 
	22,27 
	0,00 
	 

	Таблица 01-02-114. Корчевка кустарника и мелколесья в грунтах естественного залегания 

   

	
	Измеритель: 1 га

	
	Корчевка кустарника и мелколесья в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе мощностью:

	01-02-114-01
	      79 кВт (108 л.с.), кустарник и мелколесье густые
	995,44 
	0,00 
	995,44 
	162,24 
	0,00 
	 

	01-02-114-02
	      79 кВт (108 л.с.), кустарник и мелколесье средние
	656,53 
	0,00 
	656,53 
	107,00 
	0,00 
	 

	01-02-114-03
	      79 кВт (108 л.с.), кустарник и мелколесье редкие
	529,66 
	0,00 
	529,66 
	86,33 
	0,00 
	 

	01-02-114-04
	      118 кВт (160 л.с.), кустарник и мелколесье густые
	1496,48 
	0,00 
	1496,48 
	150,09 
	0,00 
	 

	01-02-114-05
	      118 кВт (160 л.с.), кустарник и мелколесье средние
	991,89 
	0,00 
	991,89 
	99,48 
	0,00 
	 

	01-02-114-06
	      118 кВт (160 л.с.), кустарник и мелколесье редкие
	804,47 
	0,00 
	804,47 
	80,69 
	0,00 
	 

	Таблица 01-02-115. Корчевка кустарника и мелколесья в торфяных грунтах 

   

	
	Измеритель: 1 га

	
	Корчевка кустарника и мелколесья в торфяных грунтах корчевателями-собирателями на тракторе мощностью:

	01-02-115-01
	      79 кВт (108 л.с.), кустарник и мелколесье густые
	846,39 
	0,00 
	846,39 
	137,95 
	0,00 
	 

	01-02-115-02
	      79 кВт (108 л.с.), кустарник и мелколесье средние
	558,05 
	0,00 
	558,05 
	90,95 
	0,00 
	 

	01-02-115-03
	      79 кВт (108 л.с.), кустарник и мелколесье редкие
	450,70 
	0,00 
	450,70 
	73,46 
	0,00 
	 

	01-02-115-04
	      118 кВт (160 л.с.), кустарник и мелколесье густые
	1271,58 
	0,00 
	1271,58 
	127,54 
	0,00 
	 

	01-02-115-05
	      118 кВт (160 л.с.), кустарник и мелколесье средние
	841,95 
	0,00 
	841,95 
	84,45 
	0,00 
	 

	01-02-115-06
	      118 кВт (160 л.с.), кустарник и мелколесье редкие
	683,37 
	0,00 
	683,37 
	68,54 
	0,00 
	 

	Таблица 01-02-116. Сгребание срезанного или выкорчеванного кустарника и мелколесья кустарниковыми граблями 

   

	
	Измеритель: 1 га

	
	Сгребание срезанного или выкорчеванного кустарника и мелколесья кустарниковыми граблями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 20 м, кустарник и мелколесье:

	01-02-116-01
	      густые
	297,91 
	0,00 
	297,91 
	48,87 
	0,00 
	 

	01-02-116-02
	      средние
	229,16 
	0,00 
	229,16 
	37,60 
	0,00 
	 

	01-02-116-03
	      редкие
	183,33 
	0,00 
	183,33 
	30,08 
	0,00 
	 

	
	При перемещении на каждые последующие 10 м добавлять:

	01-02-116-04
	      к расценке 01-02-116-01
	45,83 
	0,00 
	45,83 
	7,52 
	0,00 
	 

	01-02-116-05
	      к расценке 01-02-116-02
	30,85 
	0,00 
	30,85 
	5,06 
	0,00 
	 

	01-02-116-06
	      к расценке 01-02-116-03
	25,56 
	0,00 
	25,56 
	4,19 
	0,00 
	 

	
	Сгребание срезанного или выкорчеванного кустарника и мелколесья кустарниковыми граблями на тракторе мощностью 132 кВт (180 л.с.) с перемещением до 20 м, кустарник и мелколесье:

	01-02-116-07
	      густые
	362,29 
	0,00 
	362,29 
	32,97 
	0,00 
	 

	01-02-116-08
	      средние
	282,84 
	0,00 
	282,84 
	25,74 
	0,00 
	 

	01-02-116-09
	      редкие
	220,87 
	0,00 
	220,87 
	20,10 
	0,00 
	 

	
	При перемещении на каждые последующие 10 м добавлять:

	01-02-116-10
	      к расценке 01-02-116-07
	54,03 
	0,00 
	54,03 
	4,92 
	0,00 
	 

	01-02-116-11
	      к расценке 01-02-116-08
	38,14 
	0,00 
	38,14 
	3,47 
	0,00 
	 

	01-02-116-12
	      к расценке 01-02-116-09
	28,60 
	0,00 
	28,60 
	2,60 
	0,00 
	 

	Таблица 01-02-117. Сгребание срезанного или выкорчеванного кустарника и мелколесья корчевателями-собирателями 

   

	
	Измеритель: 1 га

	
	Сгребание срезанного или выкорчеванного кустарника и мелколесья корчевателями-собирателями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 20 м, кустарник и мелколесье:

	01-02-117-01
	      густые
	714,20 
	0,00 
	714,20 
	116,40 
	0,00 
	 

	01-02-117-02
	      средние
	598,86 
	0,00 
	598,86 
	97,61 
	0,00 
	 

	01-02-117-03
	      редкие
	460,46 
	0,00 
	460,46 
	75,05 
	0,00 
	 

	
	При перемещении на каждые последующие 10 м добавлять:

	01-02-117-04
	      к расценке 01-02-117-01
	120,66 
	0,00 
	120,66 
	19,67 
	0,00 
	 

	01-02-117-05
	      к расценке 01-02-117-02
	113,56 
	0,00 
	113,56 
	18,51 
	0,00 
	 

	01-02-117-06
	      к расценке 01-02-117-03
	101,14 
	0,00 
	101,14 
	16,48 
	0,00 
	 

	
	Сгребание срезанного или выкорчеванного кустарника и мелколесья корчевателями-собирателями на тракторе мощностью 118 кВт (160 л.с.) с перемещением до 20 м, кустарник и мелколесье:

	01-02-117-07
	      густое
	1029,37 
	0,00 
	1029,37 
	103,24 
	0,00 
	 

	01-02-117-08
	      средние
	841,95 
	0,00 
	841,95 
	84,45 
	0,00 
	 

	01-02-117-09
	      редкие
	560,82 
	0,00 
	560,82 
	56,25 
	0,00 
	 

	
	При перемещении на каждые последующие 10 м добавлять:

	01-02-117-10
	      к расценке 01-02-117-07
	188,86 
	0,00 
	188,86 
	18,94 
	0,00 
	 

	01-02-117-11
	      к расценке 01-02-117-08
	173,00 
	0,00 
	173,00 
	17,35 
	0,00 
	 

	01-02-117-12
	      к расценке 01-02-117-09
	158,59 
	0,00 
	158,59 
	15,91 
	0,00 
	 

	Таблица 01-02-118. Расчистка площадей от кустарника и мелколесья машинами глубинной подготовки полей 

   

	
	Измеритель: 1 га

	
	Расчистка площадей от кустарника и мелколесья машинами глубинной подготовки полей на тракторе мощностью:

	01-02-118-01
	      79 кВт (108 л.с.)
	3410,55 
	0,00 
	3410,55 
	397,65 
	0,00 
	 

	01-02-118-02
	      103 кВт (140 л.с.)
	6620,89 
	0,00 
	6620,89 
	354,70 
	0,00 
	 

	Таблица 01-02-119. Расчистка площадей от кустарников и мелколесья вручную 

   

	
	Измеритель: 100 м2

	
	Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную:

	01-02-119-01
	      при редкой поросли
	27,59 
	27,59 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	3,09 

	01-02-119-02
	      при средней поросли
	39,56 
	39,56 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	4,43 

	01-02-119-03
	      при густой поросли
	80,91 
	80,91 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	9,06 

	Таблица 01-02-120. Сжигание с перетряхиванием валов из кустарников, мелколесья и корней 

   

	
	Измеритель: 1 га

	
	Сжигание с перетряхиванием валов из кустарников, мелколесья и корней корчевателями-собирателями на тракторе мощностью:

	01-02-120-01
	      59 кВт (80 л.с.), кустарник и мелколесье густые
	1161,92 
	437,98 
	250,32 
	32,79 
	473,62 
	52,14 

	01-02-120-02
	      59 кВт (80 л.с.), кустарник и мелколесье средние
	739,83 
	314,16 
	145,57 
	19,07 
	280,10 
	37,4 

	01-02-120-03
	      59 кВт (80 л.с.), кустарник и мелколесье редкие
	446,45 
	238,39 
	65,47 
	8,58 
	142,59 
	28,38 

	01-02-120-04
	      79 кВт (108 л.с.), кустарник и мелколесье густые
	1110,85 
	428,74 
	208,49 
	33,98 
	473,62 
	51,04 

	01-02-120-05
	      79 кВт (108 л.с.), кустарник и мелколесье средние
	716,69 
	314,16 
	122,43 
	19,95 
	280,10 
	37,4 

	01-02-120-06
	      79 кВт (108 л.с.), кустарник и мелколесье редкие
	435,99 
	238,39 
	55,01 
	8,97 
	142,59 
	28,38 

	01-02-120-07
	      118 кВт (160 л.с.), кустарник и мелколесье густые
	1216,65 
	428,74 
	314,29 
	31,52 
	473,62 
	51,04 

	01-02-120-08
	      118 кВт (160 л.с.), кустарник и мелколесье средние
	775,91 
	314,16 
	181,65 
	18,22 
	280,10 
	37,4 

	01-02-120-09
	      118 кВт (160 л.с.), кустарник и мелколесье редкие
	463,16 
	238,39 
	82,18 
	8,24 
	142,59 
	28,38 

	Таблица 01-02-121. Повторное сжигание с перетряхиванием валов из кустарника, мелколесья и корней 

   

	
	Измеритель: 1 га

	
	Повторное сжигание с перетряхиванием валов из кустарников, мелколесья и корней корчевателями-собирателями на тракторе мощностью:

	01-02-121-01
	      59 кВт (80 л.с.), кустарник и мелколесье густые
	881,45 
	256,87 
	150,96 
	19,78 
	473,62 
	30,58 

	01-02-121-02
	      59 кВт (80 л.с.), кустарник и мелколесье средние
	556,40 
	188,50 
	87,80 
	11,50 
	280,10 
	22,44 

	01-02-121-03
	      59 кВт (80 л.с.), кустарник и мелколесье редкие
	325,86 
	143,22 
	40,05 
	5,25 
	142,59 
	17,05 

	01-02-121-04
	      79 кВт (108 л.с.), кустарник и мелколесье густое
	857,36 
	256,87 
	126,87 
	20,68 
	473,62 
	30,58 

	01-02-121-05
	      79 кВт (108 л.с.), кустарник и мелколесье средние
	543,12 
	188,50 
	74,52 
	12,15 
	280,10 
	22,44 

	01-02-121-06
	      79 кВт (108 л.с.), кустарник и мелколесье редкие
	318,64 
	143,22 
	32,83 
	5,35 
	142,59 
	17,05 

	01-02-121-07
	      118 кВт (160 л.с.), кустарник и мелколесье густые
	920,79 
	256,87 
	190,30 
	19,09 
	473,62 
	30,58 

	01-02-121-08
	      118 кВт (160 л.с.), кустарник и мелколесье средние
	579,61 
	188,50 
	111,01 
	11,13 
	280,10 
	22,44 

	01-02-121-09
	      118 кВт (160 л.с.), кустарник и мелколесье редкие
	336,27 
	143,22 
	50,46 
	5,06 
	142,59 
	17,05 

	Таблица 01-02-122. Перетряхивание валов из кустарника, мелколесья и корней 

   

	
	Измеритель: 1 га

	
	Перетряхивание валов из кустарника, мелколесья и корней корчевателями-собирателями на тракторе мощностью:

	01-02-122-01
	      59 кВт (80 л.с.), кустарник и мелколесье густые
	246,46 
	0,00 
	246,46 
	32,29 
	0,00 
	 

	01-02-122-02
	      59 кВт (80 л.с.), кустарник и мелколесье средние
	144,03 
	0,00 
	144,03 
	18,87 
	0,00 
	 

	01-02-122-03
	      59 кВт (80 л.с.), кустарник и мелколесье редкие
	64,70 
	0,00 
	64,70 
	8,48 
	0,00 
	 

	01-02-122-04
	      79 кВт (108 л.с.), кустарник и мелколесье густые
	204,94 
	0,00 
	204,94 
	33,40 
	0,00 
	 

	01-02-122-05
	      79 кВт (108 л.с.), кустарник и мелколесье средние
	119,77 
	0,00 
	119,77 
	19,52 
	0,00 
	 

	01-02-122-06
	      79 кВт (108 л.с.), кустарник и мелколесье редкие
	54,12 
	0,00 
	54,12 
	8,82 
	0,00 
	 

	01-02-122-07
	      118 кВт (160 л.с.), кустарник и мелколесье густые
	307,08 
	0,00 
	307,08 
	30,80 
	0,00 
	 

	01-02-122-08
	      118 кВт (160 л.с.), кустарник и мелколесье средние
	178,77 
	0,00 
	178,77 
	17,93 
	0,00 
	 

	01-02-122-09
	      118 кВт (160 л.с.), кустарник и мелколесье редкие
	80,74 
	0,00 
	80,74 
	8,10 
	0,00 
	 

	
	Перетряхивание валов из кустарника, мелколесья и корней кранами, кустарник и мелколесье:

	01-02-122-10
	      густые
	147,18 
	0,00 
	147,18 
	20,60 
	0,00 
	 

	01-02-122-11
	      средние
	85,21 
	0,00 
	85,21 
	11,92 
	0,00 
	 

	01-02-122-12
	      редкие
	38,73 
	0,00 
	38,73 
	5,42 
	0,00 
	 

	Таблица 01-02-123. Корчевка корней срезанного кустарника и мелколесья, сбор древесных остатков валкователями, подбор древесных остатков подборщиками, выравнивание 

   

	
	Измеритель: 1 га

	01-02-123-01
	Корчевка корней срезанного кустарника и мелколесья корчевальной бороной на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.)
	247,75 
	0,00 
	247,75 
	40,05 
	0,00 
	 

	
	Сбор древесных остатков валкователями с трактором мощностью 59 кВт (80 л.с.):

	01-02-123-02
	      в грунтах естественного залегания, кустарник и мелколесье густые
	801,34 
	0,00 
	801,34 
	104,34 
	0,00 
	 

	01-02-123-03
	      в грунтах естественного залегания, кустарник и мелколесье средние
	475,60 
	0,00 
	475,60 
	61,92 
	0,00 
	 

	01-02-123-04
	      в грунтах естественного залегания, кустарник и мелколесье редкие
	320,54 
	0,00 
	320,54 
	41,73 
	0,00 
	 

	01-02-123-05
	      в торфяных грунтах, кустарник и мелколесье густые
	721,21 
	0,00 
	721,21 
	93,90 
	0,00 
	 

	01-02-123-06
	      в торфяных грунтах, кустарник и мелколесье средние
	427,73 
	0,00 
	427,73 
	55,69 
	0,00 
	 

	01-02-123-07
	      в торфяных грунтах, кустарник и мелколесье редкие
	288,27 
	0,00 
	288,27 
	37,53 
	0,00 
	 

	
	Подбор древесных остатков подборщиками с трактором мощностью 59 кВт (80 л.с.):

	01-02-123-08
	      в грунтах естественного залегания
	433,29 
	0,00 
	433,29 
	42,14 
	0,00 
	 

	01-02-123-09
	      в торфяных грунтах
	408,21 
	0,00 
	408,21 
	39,70 
	0,00 
	 

	01-02-123-10
	Выравнивание рельсовым планировщиком на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.)
	87,92 
	0,00 
	87,92 
	15,33 
	0,00 
	 

	Таблица 01-02-124. Корчевка и уборка камней 

   

	
	Измеритель: 10 м3 камня

	
	Корчевка и уборка камней с перемещением до 100 м корчевателями-собирателями на тракторе мощностью:

	01-02-124-01
	      117 кВт (108 л.с.)
	283,30 
	0,00 
	283,30 
	45,40 
	0,00 
	 

	01-02-124-02
	      118 кВт (160 л.с.)
	357,04 
	0,00 
	357,04 
	43,24 
	0,00 
	 

	01-02-124-03
	Корчевка и уборка камней с перемещением до 100 м камнеуборочными машинами с трактором мощностью 40 кВт (55 л.с.)
	733,87 
	0,00 
	733,87 
	111,36 
	0,00 
	 

	
	При перемещении камней на каждые последующие 50 м добавлять:

	01-02-124-04
	      к расценке 01-02-124-01
	20,25 
	0,00 
	20,25 
	3,18 
	0,00 
	 

	01-02-124-05
	      к расценке 01-02-12402
	20,25 
	0,00 
	20,25 
	3,18 
	0,00 
	 

	01-02-124-06
	      к расценке 01-02-124-03
	52,76 
	0,00 
	52,76 
	8,00 
	0,00 
	 

	Подраздел 2.8 ВОДОПОНИЖЕНИЕ 

   

	Таблица 01-02-130. Гидравлическое погружение иглофильтров, обсадных труб, установка иглофильтров 

   

	
	Измеритель: 100 иглофильтров

	
	Гидравлическое погружение и установка легких иглофильтров в грунтах:

	01-02-130-01
	      2 группы с устройством обсыпки, длина иглофильтров до 4 м
	12212,64 
	2490,23 
	957,46 
	77,06 
	8764,95 
	265,2 

	(301-9618)
	  Иглофильтры, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	01-02-130-02
	      2 группы с устройством обсыпки, длина иглофильтров до 7 м
	16240,44 
	2998,04 
	3045,58 
	354,23 
	10196,82 
	319,28 

	(301-9618)
	  Иглофильтры, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	01-02-130-03
	      3 группы с устройством обсыпки, длина иглофильтров до 4 м
	14255,72 
	3336,74 
	2150,82 
	173,86 
	8768,16 
	355,35 

	(301-9618)
	  Иглофильтры, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	01-02-130-04
	      3 группы с устройством обсыпки, длина иглофильтров до 7 м
	20867,60 
	3752,62 
	6915,40 
	832,31 
	10199,58 
	399,64 

	(301-9618)
	  Иглофильтры, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	01-02-130-05
	      2 группы без устройства обсыпки, длина иглофильтров до 4 м
	11612,95 
	2294,92 
	904,16 
	72,05 
	8413,87 
	244,4 

	(301-9618)
	  Иглофильтры, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	01-02-130-06
	      2 группы без устройства обсыпки, длина иглофильтров до 7 м
	14815,68 
	2578,12 
	2918,45 
	342,00 
	9319,11 
	274,56 

	(301-9618)
	  Иглофильтры, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	01-02-130-07
	      3 группы без устройства обсыпки, длина иглофильтров до 4 м
	13648,30 
	3133,63 
	2097,52 
	168,77 
	8417,15 
	333,72 

	(301-9618)
	  Иглофильтры, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	01-02-130-08
	      3 группы без устройства обсыпки, длина иглофильтров до 7 м
	19446,88 
	3336,74 
	6788,27 
	820,09 
	9321,87 
	355,35 

	(301-9618)
	  Иглофильтры, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	
	Гидропогружение обсадных труб с установкой в них иглофильтров с устройством обсыпки, длина иглофильтров:

	01-02-130-09
	      до 4 м
	49073,28 
	7302,64 
	23003,47 
	2943,34 
	18767,17 
	759,11 

	(301-9618)
	  Иглофильтры, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	01-02-130-10
	      до 7 м
	70656,29 
	1149,40 
	42083,73 
	5399,48 
	27423,16 
	119,48 

	(301-9618)
	  Иглофильтры, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	
	Установка иглофильтров в предварительно пробуренные скважины без устройства обсыпки, длина иглофильтров:

	01-02-130-11
	      до 4 м
	9711,13 
	2134,08 
	617,15 
	53,28 
	6959,90 
	224,64 

	(301-9618)
	  Иглофильтры, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	01-02-130-12
	      до 7 м
	11769,81 
	2446,25 
	2363,66 
	289,04 
	6959,90 
	257,5 

	(301-9618)
	  Иглофильтры, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	Таблица 01-02-131. Извлечение легких иглофильтров 

   

	
	Измеритель: 1 иглофильтр

	
	Извлечение легких иглофильтров длиной:

	01-02-131-01
	      до 4 м
	21,27 
	5,98 
	15,29 
	1,90 
	0,00 
	0,67 

	01-02-131-02
	      до 7 м
	44,04 
	10,45 
	33,59 
	4,34 
	0,00 
	1,17 

	Таблица 01-02-132. Монтаж и демонтаж всасывающего коллектора 

   

	
	Измеритель: 100 м коллектора

	01-02-132-01
	Монтаж всасывающего коллектора
	24779,93 
	293,43 
	1323,31 
	110,34 
	23163,19 
	37,96 

	01-02-132-02
	Демонтаж всасывающего коллектора
	982,25 
	193,07 
	789,18 
	62,04 
	0,00 
	25,64 

	Таблица 01-02-133. Установка эжекторных водоподъемников 

   

	
	Измеритель: 1 эжекторный водоподъемник

	
	Установка эжекторных водоподъемников длиной:

	01-02-133-01
	      до 15 м
	1368,59 
	214,32 
	124,81 
	9,55 
	1029,46 
	22,56 

	(103-9162)
	  Муфты компенсирующие, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(4)  
	-  

	(507-9031)
	  Фланцы, (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(2)  
	-  

	01-02-133-02
	      до 21 м
	1490,05 
	226,77 
	166,26 
	13,18 
	1097,02 
	23,87 

	(103-9162)
	  Муфты компенсирующие, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(4)  
	-  

	(507-9031)
	  Фланцы, (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(2)  
	-  

	01-02-133-03
	      до 31 м
	1714,86 
	251,66 
	245,36 
	20,86 
	1217,84 
	26,49 

	(103-9162)
	  Муфты компенсирующие, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(4)  
	-  

	(507-9031)
	  Фланцы, (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(2)  
	-  

	Таблица 01-02-134. Извлечение эжекторных водоподъемников 

   

	
	Измеритель: 1 эжекторный водоподъемник

	
	Извлечение эжекторных водоподъемников длиной:

	01-02-134-01
	      до 15 м
	217,35 
	100,52 
	116,83 
	11,52 
	0,00 
	11,12 

	01-02-134-02
	      до 21 м
	272,32 
	109,38 
	162,94 
	16,26 
	0,00 
	12,1 

	01-02-134-03
	      до 31 м
	361,26 
	124,12 
	237,14 
	23,98 
	0,00 
	13,73 

	Таблица 01-02-135. Укладка грунта толщиной 20 см, пропитанного битумом 

   

	
	Измеритель: 1 м3

	01-02-135-01
	Укладка грунта толщиной 20 см, пропитанного битумом
	78,70 
	13,35 
	15,73 
	1,56 
	49,62 
	1,7 

	Раздел 3. МЕХАНИЗИРОВАННОЕ РЫХЛЕНИЕ И РАЗРАБОТКА ВЕЧНОМЕРЗЛЫХ ГРУНТОВ (ЭКСКАВАТОРАМИ, СКРЕПЕРАМИ, БУЛЬДОЗЕРАМИ) 

   

	Подраздел 3.1 РЫХЛЕНИЕ И РАЗРАБОТКА ВЕЧНОМЕРЗЛОГО ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ В ОТВАЛ 

   

	Таблица 01-03-001. Рыхление и разработка вечномерзлых грунтов в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 2,5; 1,6; 1,25 м3 

   

	
	Измеритель: 1000 м3 грунта

	
	Рыхление и разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 2,5 (1,5 - 3) м3, группа грунтов:

	01-03-001-01
	      1 м
	8421,48 
	46,12 
	8375,36 
	1208,80 
	0,00 
	4,97 

	01-03-001-02
	      2 м
	13151,90 
	56,61 
	13095,29 
	1718,28 
	0,00 
	6,1 

	01-03-001-03
	      3 м
	16873,93 
	69,23 
	16804,70 
	2118,68 
	0,00 
	7,46 

	
	Рыхление и разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 1,6 (1,25 -1,6) м3, группа грунтов:

	01-03-001-04
	      1 м
	9279,70 
	33,66 
	9246,04 
	1320,18 
	0,00 
	4,12 

	01-03-001-05
	      2 м
	14006,25 
	40,28 
	13965,97 
	1830,26 
	0,00 
	4,93 

	01-03-001-06
	      3 м
	17723,66 
	48,28 
	17675,38 
	2229,88 
	0,00 
	5,91 

	
	Рыхление и разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 1,25 (1,4 -1,5) м3, группа грунтов:

	01-03-001-07
	      1 м
	9679,28 
	33,42 
	9645,86 
	1400,06 
	0,00 
	4,09 

	01-03-001-08
	      2 м
	14406,64 
	40,85 
	14365,79 
	1909,27 
	0,00 
	5 

	01-03-001-09
	      3 м
	18123,97 
	48,77 
	18075,20 
	2309,41 
	0,00 
	5,97 

	Таблица 01-03-002. Рыхление и разработка вечномерзлых грунтов в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 1; 0,65; 0,5 м3 

   

	
	Измеритель: 1000 м3 грунта

	
	Рыхление и разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 1 м3, группа грунтов:

	01-03-002-01
	      1 м
	11596,64 
	46,08 
	11550,56 
	1774,91 
	0,00 
	5,64 

	01-03-002-02
	      2 м
	16326,78 
	56,29 
	16270,49 
	2284,39 
	0,00 
	6,89 

	01-03-002-03
	      3 м
	20049,92 
	70,02 
	19979,90 
	2684,80 
	0,00 
	8,57 

	
	Рыхление и разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 м3, группа грунтов:

	01-03-002-04
	      1 м
	13858,54 
	67,81 
	13790,73 
	1488,60 
	0,00 
	8,3 

	01-03-002-05
	      2 м
	18596,27 
	85,62 
	18510,65 
	1998,08 
	0,00 
	10,48 

	01-03-002-06
	      3 м
	22328,08 
	108,01 
	22220,07 
	2398,49 
	0,00 
	13,22 

	
	Рыхление и разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 м3, группа грунтов:

	01-03-002-07
	      1 м
	13577,99 
	87,83 
	13490,16 
	1670,99 
	0,00 
	10,75 

	01-03-002-08
	      2 м
	18320,96 
	110,87 
	18210,09 
	2180,47 
	0,00 
	13,57 

	01-03-002-09
	      3 м
	22060,27 
	140,77 
	21919,50 
	2580,87 
	0,00 
	17,23 

	Таблица 01-03-003. Рыхление и разработка вечномерзлых грунтов в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,4; 0,25 м3 

   

	
	Измеритель: 1000 м3 грунта

	
	Рыхление и разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,4 (0,3 - 0,45) м3, группа грунтов:

	01-03-003-01
	      1 м
	8764,60 
	54,09 
	8710,51 
	1010,56 
	0,00 
	6,62 

	01-03-003-02
	      2 м
	14362,51 
	69,77 
	14292,74 
	1633,59 
	0,00 
	8,54 

	01-03-003-03
	      3 м
	19382,73 
	93,30 
	19289,43 
	2203,50 
	0,00 
	11,42 

	
	Рыхление и разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов:

	01-03-003-04
	      1 м
	9020,89 
	81,45 
	8939,44 
	1150,57 
	0,00 
	9,97 

	01-03-003-05
	      2 м
	14679,17 
	105,07 
	14574,10 
	1810,99 
	0,00 
	12,86 

	01-03-003-06
	      3 м
	19994,83 
	144,61 
	19850,22 
	2471,15 
	0,00 
	17,7 

	Таблица 01-03-004. Рыхление и разработка вечномерзлых грунтов траншейными роторными экскаваторами 

   

	
	Измеритель: 1000 м3 грунта

	
	Рыхление и разработка грунта экскаваторами при ширине траншеи 1,2 м глубиной до 1,4 м, группа грунтов:

	01-03-004-01
	      1 м
	7230,55 
	0,00 
	7230,55 
	787,66 
	0,00 
	 

	01-03-004-02
	      2 м
	12385,38 
	0,00 
	12385,38 
	1346,19 
	0,00 
	 

	01-03-004-03
	      3 м
	16875,70 
	0,00 
	16875,70 
	1834,67 
	0,00 
	 

	
	Рыхление и разработка грунта экскаваторами при ширине траншеи 1,5 м глубиной до 1,3 м, группа грунтов:

	01-03-004-04
	      1 м
	9503,64 
	0,00 
	9503,64 
	837,08 
	0,00 
	 

	01-03-004-05
	      2 м
	14889,57 
	0,00 
	14889,57 
	1385,40 
	0,00 
	 

	01-03-004-06
	      3 м
	20236,43 
	0,00 
	20236,43 
	1880,19 
	0,00 
	 

	
	Рыхление и разработка грунта экскаваторами при ширине траншеи 1,8 м глубиной до 1,4 м, группа грунтов:

	01-03-004-07
	      1 м
	8789,78 
	0,00 
	8789,78 
	728,78 
	0,00 
	 

	01-03-004-08
	      2 м
	14454,31 
	0,00 
	14454,31 
	1272,19 
	0,00 
	 

	01-03-004-09
	      3 м
	19836,26 
	0,00 
	19836,26 
	1732,50 
	0,00 
	 

	Подраздел 3.2 РЫХЛЕНИЕ И РАЗРАБОТКА ВЕЧНОМЕРЗЛОГО ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ - САМОСВАЛЫ 

   

	Таблица 01-03-010. Рыхление и разработка вечномерзлых грунтов с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами одноковшовыми электрическими карьерными при работе на гидроэнергетическом строительстве 

   

	
	Измеритель: 1000 м3 грунта

	
	Рыхление и разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами одноковшовыми электрическими карьерными с ковшом вместимостью (6,3-10) м3, группа грунтов:

	01-03-010-01
	      1 м
	13735,06 
	23,54 
	13705,55 
	936,14 
	5,97 
	2,39 

	01-03-010-02
	      2 м
	18508,48 
	30,14 
	18469,38 
	1454,93 
	8,96 
	3,06 

	01-03-010-03
	      3 м
	22318,30 
	42,75 
	22266,59 
	1874,71 
	8,96 
	4,34 

	
	Рыхление и разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами одноковшовыми электрическими карьерными с ковшом вместимостью 5 (5-5,2) м3, группа грунтов:

	01-03-010-04
	      1 м
	12208,50 
	30,88 
	12171,65 
	999,78 
	5,97 
	3,25 

	01-03-010-05
	      2 м
	16974,99 
	39,33 
	16926,70 
	1516,77 
	8,96 
	4,14 

	01-03-010-06
	      3 м
	20734,34 
	48,74 
	20676,64 
	1926,32 
	8,96 
	5,13 

	
	Рыхление и разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами одноковшовыми электрическими карьерными с ковшом вместимостью 4,6 м3, группа грунтов:

	01-03-010-07
	      1 м
	12095,22 
	33,73 
	12055,52 
	1029,99 
	5,97 
	3,55 

	01-03-010-08
	      2 м
	16867,97 
	43,04 
	16815,97 
	1547,49 
	8,96 
	4,53 

	01-03-010-09
	      3 м
	20626,63 
	52,44 
	20565,23 
	1957,13 
	8,96 
	5,52 

	Таблица 01-03-011. Рыхление и разработка вечномерзлых грунтов с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 2,5; 1,6; 1,25 м3 

   

	
	Измеритель: 1000 м3 грунта

	
	Рыхление и разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами одноковшовыми электрическими карьерными с ковшом вместимостью 2,5 (1,5-3,0) м3, группа грунтов:

	01-03-011-01
	      1 м
	12513,81 
	52,34 
	12455,50 
	1350,08 
	5,97 
	5,64 

	01-03-011-02
	      2 м
	17295,45 
	64,77 
	17221,72 
	1868,18 
	8,96 
	6,98 

	01-03-011-03
	      3 м
	21076,84 
	80,09 
	20987,79 
	2278,81 
	8,96 
	8,63 

	
	Рыхление и разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,6 (1,25-1,6) м3, группа грунтов:

	01-03-011-04
	      1 м
	11773,34 
	39,71 
	11727,66 
	1450,34 
	5,97 
	4,86 

	01-03-011-05
	      2 м
	16567,27 
	49,27 
	16509,04 
	1969,96 
	8,96 
	6,03 

	01-03-011-06
	      3 м
	20344,09 
	58,42 
	20276,71 
	2380,86 
	8,96 
	7,15 

	
	Рыхление и разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 (1,25-1,5) м3, группа грунтов:

	01-03-011-07
	      1 м
	10812,20 
	40,44 
	10762,80 
	1618,81 
	8,96 
	4,95 

	01-03-011-08
	      2 м
	15612,77 
	51,06 
	15549,76 
	2140,93 
	11,95 
	6,25 

	01-03-011-09
	      3 м
	19403,54 
	61,60 
	19327,01 
	2552,35 
	14,93 
	7,54 

	Таблица 01-03-012. Рыхление и разработка вечномерзлых грунтов с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1; 0,65; 0,5 м3 

   

	
	Измеритель: 1000 м3 грунта

	
	Рыхление и разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 (1-1,2) м3, группа грунтов:

	01-03-012-01
	      1 м
	12702,60 
	52,29 
	12641,35 
	1986,08 
	8,96 
	6,4 

	01-03-012-02
	      2 м
	17526,38 
	65,36 
	17449,07 
	2511,62 
	11,95 
	8 

	01-03-012-03
	      3 м
	21362,69 
	81,54 
	21266,22 
	2931,24 
	14,93 
	9,98 

	
	Рыхление и разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов:

	01-03-012-04
	      1 м
	15037,45 
	75,82 
	14952,67 
	1651,58 
	8,96 
	9,28 

	01-03-012-05
	      2 м
	19894,29 
	93,22 
	19789,12 
	2181,20 
	11,95 
	11,41 

	01-03-012-06
	      3 м
	23828,82 
	122,22 
	23691,67 
	2617,59 
	14,93 
	14,96 

	
	Рыхление и разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов:

	01-03-012-07
	      1 м
	15277,20 
	100,49 
	15167,75 
	1928,75 
	8,96 
	12,3 

	01-03-012-08
	      2 м
	20172,07 
	123,20 
	20036,92 
	2465,54 
	11,95 
	15,08 

	01-03-012-09
	      3 м
	24249,08 
	259,56 
	23974,59 
	2908,46 
	14,93 
	31,77 

	Таблица 01-03-013. Рыхление и разработка вечномерзлых грунтов с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4; 0,25 м3 

   

	
	Измеритель: 1000 м3 грунта

	
	Рыхление и разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов:

	01-03-013-01
	      1 м
	10324,77 
	134,56 
	10181,25 
	1266,38 
	8,96 
	16,47 

	01-03-013-02
	      2 м
	16248,35 
	169,61 
	16066,79 
	1945,64 
	11,95 
	20,76 

	01-03-013-03
	      3 м
	21961,90 
	228,43 
	21718,54 
	2628,97 
	14,93 
	27,96 

	
	Рыхление и разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов:

	01-03-013-04
	      1 м
	19491,19 
	200,90 
	19281,33 
	2408,05 
	8,96 
	24,59 

	01-03-013-05
	      2 м
	25579,42 
	255,88 
	25311,59 
	3146,04 
	11,95 
	31,32 

	01-03-013-06
	      3 м
	31807,39 
	356,38 
	31436,08 
	3972,28 
	14,93 
	43,62 

	Таблица 01-03-014. Ремонт и содержание грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины 

   

	
	Измеритель: 1000 м3 грунта

	
	Ремонт и содержание землевозных дорог на каждые 0,5 км длины, группа грунтов:

	01-03-014-01
	      1 м
	151,29 
	0,00 
	121,42 
	13,41 
	29,87 
	 

	01-03-014-02
	      2 м
	167,08 
	0,00 
	131,24 
	14,50 
	35,84 
	 

	01-03-014-03
	      3 м
	180,40 
	0,00 
	138,59 
	15,31 
	41,81 
	 

	Таблица 01-03-015. Работа на отвале 

   

	
	Измеритель: 1000 м3 грунта

	
	Работа на отвале, группа грунтов:

	01-03-015-01
	      1 м
	298,22 
	24,43 
	267,82 
	47,14 
	5,97 
	2,99 

	01-03-015-02
	      2 м
	367,34 
	29,82 
	325,57 
	57,41 
	11,95 
	3,65 

	01-03-015-03
	      3 м
	397,83 
	31,70 
	348,21 
	61,31 
	17,92 
	3,88 

	Подраздел 3.3 РЫХЛЕНИЕ И РАЗРАБОТКА ВЕЧНОМЕРЗЛОГО ГРУНТА СКРЕПЕРАМИ 

   

	Таблица 01-03-021. Рыхление и разработка вечномерзлых грунтов скреперами прицепными 

   

	
	Измеритель: 1000 м3 грунта

	
	Рыхление и разработка грунта с перемещением до 100 м скреперами прицепными с ковшом емкостью:

	01-03-021-01
	      3 м3, группа грунтов 1 м
	8452,36 
	65,20 
	8387,16 
	1116,25 
	0,00 
	7,98 

	01-03-021-02
	      3 м3, группа грунтов 2 м
	13366,98 
	67,24 
	13299,74 
	1661,37 
	0,00 
	8,23 

	01-03-021-03
	      3 м3, группа грунтов 3 м
	17140,04 
	69,36 
	17070,68 
	2073,15 
	0,00 
	8,49 

	01-03-021-04
	      4,5 м3, группа грунтов 1 м
	8926,64 
	52,45 
	8874,19 
	1070,70 
	0,00 
	6,42 

	01-03-021-05
	      4,5 м3, группа грунтов 2 м
	13913,43 
	57,19 
	13856,24 
	1616,88 
	0,00 
	7 

	01-03-021-06
	      4,5 м3, группа грунтов 3 м
	17914,13 
	62,34 
	17851,79 
	2056,18 
	0,00 
	7,63 

	01-03-021-07
	      7 м3, группа грунтов 1 м
	8012,05 
	35,95 
	7976,10 
	931,71 
	0,00 
	4,4 

	01-03-021-08
	      7 м3, группа грунтов 2 м
	13003,86 
	40,69 
	12963,17 
	1477,16 
	0,00 
	4,98 

	01-03-021-09
	      7 м3, группа грунтов 3 м
	17020,92 
	46,08 
	16974,84 
	1918,33 
	0,00 
	5,64 

	01-03-021-10
	      8 м3, группа грунтов 1 м
	6730,61 
	29,58 
	6701,03 
	879,28 
	0,00 
	3,62 

	01-03-021-11
	      8 м3, группа грунтов 2 м
	11567,35 
	34,15 
	11533,20 
	1421,74 
	0,00 
	4,18 

	01-03-021-12
	      8 м3, группа грунтов 3 м
	15376,60 
	39,46 
	15337,14 
	1849,77 
	0,00 
	4,83 

	01-03-021-13
	      10 м3, группа грунтов 1 м
	7518,51 
	22,79 
	7495,72 
	810,98 
	0,00 
	2,79 

	01-03-021-14
	      10 м3, группа грунтов 2 м
	12496,14 
	26,47 
	12469,67 
	1347,10 
	0,00 
	3,24 

	01-03-021-15
	      10 м3, группа грунтов 3 м
	16499,63 
	27,45 
	16472,18 
	1777,78 
	0,00 
	3,36 

	01-03-021-16
	      15 м3, группа грунтов 1 м
	8372,69 
	18,71 
	8353,98 
	791,45 
	0,00 
	2,29 

	01-03-021-17
	      15 м3, группа грунтов 2 м
	13536,76 
	22,22 
	13514,54 
	1327,84 
	0,00 
	2,72 

	01-03-021-18
	      15 м3, группа грунтов 3 м
	17768,28 
	26,39 
	17741,89 
	1759,22 
	0,00 
	3,23 

	
	При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять к расценке:

	01-03-021-19
	      01-03-021-01
	134,47 
	3,35 
	131,12 
	24,25 
	0,00 
	0,41 

	01-03-021-20
	      01-03-021-02
	144,23 
	3,59 
	140,64 
	26,02 
	0,00 
	0,44 

	01-03-021-21
	      01-03-021-03
	154,74 
	3,84 
	150,90 
	27,91 
	0,00 
	0,47 

	01-03-021-22
	      01-03-021-04
	164,73 
	2,86 
	161,87 
	22,41 
	0,00 
	0,35 

	01-03-021-23
	      01-03-021-05
	178,63 
	3,19 
	175,44 
	24,29 
	0,00 
	0,39 

	01-03-021-24
	      01-03-021-06
	193,57 
	3,51 
	190,06 
	26,32 
	0,00 
	0,43 

	01-03-021-25
	      01-03-021-07
	123,45 
	2,12 
	121,33 
	16,48 
	0,00 
	0,26 

	01-03-021-26
	      01-03-021-08
	138,68 
	2,45 
	136,23 
	18,51 
	0,00 
	0,3 

	01-03-021-27
	      01-03-021-09
	156,12 
	2,86 
	153,26 
	20,82 
	0,00 
	0,35 

	01-03-021-28
	      01-03-021-10
	45,61 
	1,80 
	43,81 
	12,87 
	0,00 
	0,22 

	01-03-021-29
	      01-03-021-11
	52,75 
	2,04 
	50,71 
	14,89 
	0,00 
	0,25 

	01-03-021-30
	      01-03-021-12
	60,87 
	2,29 
	58,58 
	17,21 
	0,00 
	0,28 

	01-03-021-31
	      01-03-021-13
	87,76 
	1,23 
	86,53 
	8,97 
	0,00 
	0,15 

	01-03-021-32
	      01-03-021-14
	103,36 
	1,47 
	101,89 
	10,56 
	0,00 
	0,18 

	01-03-021-33
	      01-03-021-15
	121,83 
	1,80 
	120,03 
	12,44 
	0,00 
	0,22 

	01-03-021-34
	      01-03-021-16
	127,16 
	0,90 
	126,26 
	7,57 
	0,00 
	0,11 

	01-03-021-35
	      01-03-021-17
	160,99 
	1,23 
	159,76 
	9,57 
	0,00 
	0,15 

	01-03-021-36
	      01-03-021-18
	202,62 
	1,63 
	200,99 
	12,04 
	0,00 
	0,2 

	Таблица 01-03-022. Рыхление и разработка вечномерзлых грунтов скреперами самоходными 

   

	
	Измеритель: 1000 м3 грунта

	
	Рыхление и разработка грунта с перемещением до 300 м скреперами прицепными с ковшом емкостью:

	01-03-022-01
	      8 м3, группа грунтов 1 м
	11715,74 
	61,85 
	11653,89 
	1361,64 
	0,00 
	7,57 

	01-03-022-02
	      8 м3, группа грунтов 2 м
	17060,18 
	68,95 
	16991,23 
	1949,45 
	0,00 
	8,44 

	01-03-022-03
	      8 м3, группа грунтов 3 м
	21752,91 
	76,88 
	21676,03 
	2477,53 
	0,00 
	9,41 

	01-03-022-04
	      15 м3, группа грунтов 1 м
	10409,35 
	27,61 
	10381,74 
	942,54 
	0,00 
	3,38 

	01-03-022-05
	      15 м3, группа грунтов 2 м
	15847,25 
	32,19 
	15815,06 
	1499,25 
	0,00 
	3,94 

	01-03-022-06
	      15 м3, группа грунтов 3 м
	20383,39 
	37,50 
	20345,89 
	1954,51 
	0,00 
	4,59 

	
	При перемещении грунта на каждые последующие 100 м по дорогам с переходными покрытиями добавлять к расценке:

	01-03-022-07
	      01-03-022-01
	435,98 
	6,70 
	429,28 
	59,03 
	0,00 
	0,82 

	01-03-022-08
	      01-03-022-02
	450,70 
	7,03 
	443,67 
	61,01 
	0,00 
	0,86 

	01-03-022-09
	      01-03-022-03
	486,99 
	7,35 
	479,64 
	65,96 
	0,00 
	0,9 

	01-03-022-10
	      01-03-022-04
	351,63 
	2,78 
	348,85 
	23,25 
	0,00 
	0,34 

	01-03-022-11
	      01-03-022-05
	381,48 
	2,94 
	378,54 
	25,23 
	0,00 
	0,36 

	01-03-022-12
	      01-03-022-06
	413,80 
	3,10 
	410,70 
	27,37 
	0,00 
	0,38 

	
	При перемещении грунта на каждые последующие 100 м по дорогам с покрытиями низшего типа добавлять расценке:

	01-03-022-13
	      01-03-022-01
	574,80 
	8,82 
	565,98 
	77,83 
	0,00 
	1,08 

	01-03-022-14
	      01-03-022-02
	606,55 
	9,40 
	597,15 
	82,12 
	0,00 
	1,15 

	01-03-022-15
	      01-03-022-03
	639,50 
	9,97 
	629,53 
	86,57 
	0,00 
	1,22 

	01-03-022-16
	      01-03-022-04
	441,35 
	3,43 
	437,92 
	29,19 
	0,00 
	0,42 

	01-03-022-17
	      01-03-022-05
	468,89 
	3,76 
	465,13 
	31,00 
	0,00 
	0,46 

	01-03-022-18
	      01-03-022-06
	498,91 
	4,09 
	494,82 
	32,98 
	0,00 
	0,5 

	4. РЫХЛЕНИЕ И РАЗРАБОТКА ВЕЧНОМЕРЗЛОГО ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ 

   

	Таблица 01-03-028. Рыхление и разработка вечномерзлых грунтов бульдозерами мощностью 59; 79 кВт (80; 108 л.с.) 

   

	
	Измеритель: 1000 м3 грунта

	
	Рыхление и разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью:

	01-03-028-01
	      59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 м
	6410,64 
	0,00 
	6410,64 
	767,07 
	0,00 
	 

	01-03-028-02
	      59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 м
	11242,63 
	0,00 
	11242,63 
	1301,34 
	0,00 
	 

	01-03-028-03
	      59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 3 м
	15093,51 
	0,00 
	15093,51 
	1733,05 
	0,00 
	 

	01-03-028-04
	      79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1 м
	6230,87 
	0,00 
	6230,87 
	708,13 
	0,00 
	 

	01-03-028-05
	      79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 2 м
	11065,72 
	0,00 
	11065,72 
	1237,79 
	0,00 
	 

	01-03-028-06
	      79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 3 м
	14858,14 
	0,00 
	14858,14 
	1653,21 
	0,00 
	 

	
	При перемещении грунта на каждые последующие 10м добавлять к расценке:

	01-03-028-07
	      01-03-028-01
	613,62 
	0,00 
	613,62 
	135,77 
	0,00 
	 

	01-03-028-08
	      01-03-028-02
	662,62 
	0,00 
	662,62 
	146,61 
	0,00 
	 

	01-03-028-09
	      01-03-028-03
	693,85 
	0,00 
	693,85 
	153,52 
	0,00 
	 

	01-03-028-10
	      01-03-028-04
	418,20 
	0,00 
	418,20 
	75,77 
	0,00 
	 

	01-03-028-11
	      01-03-028-05
	473,27 
	0,00 
	473,27 
	85,75 
	0,00 
	 

	01-03-028-12
	      01-03-028-06
	491,63 
	0,00 
	491,63 
	89,07 
	0,00 
	 

	Таблица 01-03-029. Рыхление и разработка вечномерзлых грунтов бульдозерами мощностью 96; 121 кВт (130; 165 л.с.) 

   

	
	Измеритель: 1000 м3 грунта

	
	Рыхление и разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью:

	01-03-029-01
	      96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 1 м
	6656,87 
	0,00 
	6656,87 
	760,49 
	0,00 
	 

	01-03-029-02
	      96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 2 м
	11500,74 
	0,00 
	11500,74 
	1289,37 
	0,00 
	 

	01-03-029-03
	      96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 3 м
	15313,43 
	0,00 
	15313,43 
	1705,55 
	0,00 
	 

	01-03-029-04
	      121 кВт (165 л.с.), группа грунтов 1 м
	6368,95 
	0,00 
	6368,95 
	672,62 
	0,00 
	 

	01-03-029-05
	      121 кВт (165 л.с.), группа грунтов 2 м
	11195,32 
	0,00 
	11195,32 
	1191,05 
	0,00 
	 

	01-03-029-06
	      121 кВт (165 л.с.), группа грунтов 3 м
	15011,18 
	0,00 
	15011,18 
	1600,39 
	0,00 
	 

	
	При перемещении грунта на каждые последующие 10м добавлять к расценке:

	01-03-029-07
	      01-03-029-01
	764,26 
	0,00 
	764,26 
	117,70 
	0,00 
	 

	01-03-029-08
	      01-03-029-02
	867,54 
	0,00 
	867,54 
	133,61 
	0,00 
	 

	01-03-029-09
	      01-03-029-03
	898,53 
	0,00 
	898,53 
	138,38 
	0,00 
	 

	01-03-029-10
	      01-03-029-04
	532,22 
	0,00 
	532,22 
	44,72 
	0,00 
	 

	01-03-029-11
	      01-03-029-05
	585,45 
	0,00 
	585,45 
	49,19 
	0,00 
	 

	01-03-029-12
	      01-03-029-06
	620,93 
	0,00 
	620,93 
	52,17 
	0,00 
	 

	Таблица 01-03-030. Рыхление и разработка вечномерзлых грунтов бульдозерами мощностью 132; 243 кВт (180; 330л.с.) 

   

	
	Измеритель: 1000 м3 грунта

	
	Рыхление и разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью:

	01-03-030-01
	      132 кВт (180 л.с.), группа грунтов 1 м
	6394,57 
	0,00 
	6394,57 
	667,43 
	0,00 
	 

	01-03-030-02
	      132 кВт (180 л.с.), группа грунтов 2 м
	11233,87 
	0,00 
	11233,87 
	1185,59 
	0,00 
	 

	01-03-030-03
	      132 кВт (180 л.с.), группа грунтов 3 м
	15008,93 
	0,00 
	15008,93 
	1590,49 
	0,00 
	 

	01-03-030-04
	      243 кВт (330 л.с.), группа грунтов 1 м
	6380,32 
	0,00 
	6380,32 
	660,39 
	0,00 
	 

	01-03-030-05
	      243 кВт (330 л.с.), группа грунтов 2 м
	11166,16 
	0,00 
	11166,16 
	1173,86 
	0,00 
	 

	01-03-030-06
	      243 кВт (330 л.с.), группа грунтов 3 м
	14970,78 
	0,00 
	14970,78 
	1580,18 
	0,00 
	 

	
	При перемещении грунта на каждые последующие 10м добавлять к расценке:

	01-03-030-07
	      01-03-030-01
	580,90 
	0,00 
	580,90 
	42,22 
	0,00 
	 

	01-03-030-08
	      01-03-030-02
	622,68 
	0,00 
	622,68 
	45,26 
	0,00 
	 

	01-03-030-09
	      01-03-030-03
	656,50 
	0,00 
	656,50 
	47,72 
	0,00 
	 

	01-03-030-10
	      01-03-030-04
	563,94 
	0,00 
	563,94 
	35,67 
	0,00 
	 

	01-03-030-11
	      01-03-030-05
	590,79 
	0,00 
	590,79 
	37,36 
	0,00 
	 

	01-03-030-12
	      01-03-030-06
	617,65 
	0,00 
	617,65 
	39,06 
	0,00 
	 

	Таблица 01-03-031. Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59; 79 кВт (80; 108л.с.) 

   

	
	Измеритель: 1000 м3 грунта

	
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью:

	01-03-031-01
	      59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 м
	465,42 
	0,00 
	465,42 
	102,98 
	0,00 
	 

	01-03-031-02
	      59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 м
	543,20 
	0,00 
	543,20 
	120,19 
	0,00 
	 

	01-03-031-03
	      59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 3 м
	634,45 
	0,00 
	634,45 
	140,38 
	0,00 
	 

	01-03-031-04
	      79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1 м
	279,34 
	0,00 
	279,34 
	50,61 
	0,00 
	 

	01-03-031-05
	      79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 2 м
	333,61 
	0,00 
	333,61 
	60,44 
	0,00 
	 

	01-03-031-06
	      79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 3 м
	379,90 
	0,00 
	379,90 
	68,83 
	0,00 
	 

	
	При перемещении грунта на каждые последующие 5м добавлять к расценке:

	01-03-031-07
	      01-03-031-01
	260,88 
	0,00 
	260,88 
	57,72 
	0,00 
	 

	01-03-031-08
	      01-03-031-02
	268,23 
	0,00 
	268,23 
	59,35 
	0,00 
	 

	01-03-031-09
	      01-03-031-03
	274,97 
	0,00 
	274,97 
	60,84 
	0,00 
	 

	01-03-031-10
	      01-03-031-04
	138,07 
	0,00 
	138,07 
	25,02 
	0,00 
	 

	01-03-031-11
	      01-03-031-05
	147,65 
	0,00 
	147,65 
	26,75 
	0,00 
	 

	01-03-031-12
	      01-03-031-06
	156,43 
	0,00 
	156,43 
	28,34 
	0,00 
	 

	Таблица 01-03-032. Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96; 121 кВт (130; 165 л.с.) 

   

	
	Измеритель: 1000 м3 грунта

	
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью:

	01-03-032-01
	      96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 1 м
	554,89 
	0,00 
	554,89 
	85,46 
	0,00 
	 

	01-03-032-02
	      96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 2 м
	630,00 
	0,00 
	630,00 
	97,03 
	0,00 
	 

	01-03-032-03
	      96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 3 м
	692,91 
	0,00 
	692,91 
	106,71 
	0,00 
	 

	01-03-032-04
	      121 кВт (165 л.с.), группа грунтов 1 м
	379,01 
	0,00 
	379,01 
	31,84 
	0,00 
	 

	01-03-032-05
	      121 кВт (165 л.с.), группа грунтов 2 м
	443,52 
	0,00 
	443,52 
	37,26 
	0,00 
	 

	01-03-032-06
	      121 кВт (165 л.с.), группа грунтов 3 м
	509,64 
	0,00 
	509,64 
	42,82 
	0,00 
	 

	
	При перемещении грунта на каждые последующие 5м добавлять к расценке:

	01-03-032-07
	      01-03-032-01
	267,59 
	0,00 
	267,59 
	41,21 
	0,00 
	 

	01-03-032-08
	      01-03-032-02
	303,26 
	0,00 
	303,26 
	46,71 
	0,00 
	 

	01-03-032-09
	      01-03-032-03
	315,47 
	0,00 
	315,47 
	48,59 
	0,00 
	 

	01-03-032-10
	      01-03-032-04
	185,47 
	0,00 
	185,47 
	15,58 
	0,00 
	 

	01-03-032-11
	      01-03-032-05
	206,44 
	0,00 
	206,44 
	17,34 
	0,00 
	 

	01-03-032-12
	      01-03-032-06
	217,73 
	0,00 
	217,73 
	18,29 
	0,00 
	 

	Таблица 01-03-033. Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 132; 243 кВт (180; 330 л.с.) 

   

	
	Измеритель: 1000 м3 грунта

	
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью:

	01-03-033-01
	      132 кВт (180 л.с.), группа грунтов 1 м
	393,90 
	0,00 
	393,90 
	28,63 
	0,00 
	 

	01-03-033-02
	      132 кВт (180 л.с.), группа грунтов 2 м
	467,51 
	0,00 
	467,51 
	33,98 
	0,00 
	 

	01-03-033-03
	      132 кВт (180 л.с.), группа грунтов 3 м
	507,30 
	0,00 
	507,30 
	36,87 
	0,00 
	 

	01-03-033-04
	      243 кВт (330 л.с.), группа грунтов 1 м
	383,28 
	0,00 
	383,28 
	24,24 
	0,00 
	 

	01-03-033-05
	      243 кВт (330 л.с.), группа грунтов 2 м
	427,23 
	0,00 
	427,23 
	27,02 
	0,00 
	 

	01-03-033-06
	      243 кВт (330 л.с.), группа грунтов 3 м
	483,38 
	0,00 
	483,38 
	30,57 
	0,00 
	 

	
	При перемещении грунта на каждые последующие 5м добавлять к расценке:

	01-03-033-07
	      01-03-033-01
	202,92 
	0,00 
	202,92 
	14,75 
	0,00 
	 

	01-03-033-08
	      01-03-033-02
	218,83 
	0,00 
	218,83 
	15,91 
	0,00 
	 

	01-03-033-09
	      01-03-033-03
	228,78 
	0,00 
	228,78 
	16,63 
	0,00 
	 

	01-03-033-10
	      01-03-033-04
	197,75 
	0,00 
	197,75 
	12,51 
	0,00 
	 

	01-03-033-11
	      01-03-033-05
	207,51 
	0,00 
	207,51 
	13,12 
	0,00 
	 

	01-03-033-12
	      01-03-033-06
	217,28 
	0,00 
	217,28 
	13,74 
	0,00 
	 

	Таблица 01-03-034. Планировка площадей бульдозерами 

   

	
	Измеритель: 1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера

	
	Планировка площадей бульдозерами мощностью:

	01-03-034-01
	      59 кВт (80 л.с.)
	23,27 
	0,00 
	23,27 
	5,15 
	0,00 
	 

	01-03-034-02
	      79 кВт (108 л.с.)
	19,95 
	0,00 
	19,95 
	3,62 
	0,00 
	 

	01-03-034-03
	      132 кВт (180 л.с.)
	37,80 
	0,00 
	37,80 
	2,75 
	0,00 
	 

	01-03-034-04
	      243 кВт (330 л.с.)
	29,30 
	0,00 
	29,30 
	1,85 
	0,00 
	 

	Подраздел 3.5 РЫХЛЕНИЕ И РАЗРАБОТКА ВЫЕМОК И ОТСЫПКА НАСЫПЕЙ В ВЕЧНОМЕРЗЛЫХ ГРУНТАХ ДЛЯ ЖЕЛЕЗНЫХ И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ 

   

	Таблица 01-03-040. Рыхление и разработка выемок в вечномерзлых грунтах с отсыпкой грунта в кавальеры экскаваторами «драглайнами» 

   

	
	Измеритель: 1000 м3 грунта

	
	Рыхление и разработка выемок с отсыпкой грунта в кавальеры экскаваторами «драглайнами» с ковшом вместимостью:

	01-03-040-01
	      1 м3, группа грунтов 1 м
	12562,82 
	29,00 
	12533,82 
	1953,32 
	0,00 
	3,55 

	01-03-040-02
	      1 м3, группа грунтов 2 м
	17341,48 
	35,05 
	17306,43 
	2472,98 
	0,00 
	4,29 

	01-03-040-03
	      1 м3, группа грунтов 3 м
	21217,73 
	43,87 
	21173,86 
	2900,29 
	0,00 
	5,37 

	01-03-040-04
	      0,65 м3, группа грунтов 1 м
	14809,04 
	35,05 
	14773,99 
	1666,54 
	0,00 
	4,29 

	01-03-040-05
	      0,65 м3, группа грунтов 2 м
	19587,44 
	40,85 
	19546,59 
	2185,19 
	0,00 
	5 

	01-03-040-06
	      0,65 м3, группа грунтов 3 м
	22592,43 
	49,59 
	22542,84 
	2520,11 
	0,00 
	6,07 

	01-03-040-07
	      0,5 м3, группа грунтов 1 м
	14532,41 
	58,99 
	14473,42 
	1848,77 
	0,00 
	7,22 

	01-03-040-08
	      0,5 м3, группа грунтов 2 м
	19322,50 
	76,47 
	19246,03 
	2368,52 
	0,00 
	9,36 

	01-03-040-09
	      0,5 м3, группа грунтов 3 м
	23207,66 
	94,20 
	23113,46 
	2797,96 
	0,00 
	11,53 

	Таблица 01-03-041. Рыхление и разработка выемок и карьеров в вечномерзлых грунтах экскаваторами с перемещением и отсыпкой грунта в насыпи железнодорожными составами широкой колеи 

   

	
	Измеритель: 1000 м3 грунта

	
	Рыхление и разработка выемок и карьеров экскаваторами с ковшом вместимостью 2,5 м3 с отсыпкой грунта в насыпи железнодорожными составами широкой колеи, группа грунтов:

	01-03-041-01
	      1 м
	33734,11 
	4920,72 
	28536,80 
	2154,25 
	276,59 
	585,8 

	01-03-041-02
	      2 м
	41567,18 
	5115,60 
	36130,12 
	2805,79 
	321,46 
	609 

	01-03-041-03
	      3 м
	47721,75 
	5563,82 
	41781,92 
	3299,63 
	376,01 
	662,36 

	
	Рыхление и разработка выемок и карьеров экскаваторами с ковшом вместимостью 1,0 м3 с отсыпкой грунта в насыпи железнодорожными составами широкой колеи, группа грунтов:

	01-03-041-04
	      1 м
	43514,97 
	6353,09 
	36377,70 
	3222,06 
	784,18 
	756,32 

	01-03-041-05
	      2 м
	52595,12 
	6625,92 
	45076,09 
	3942,14 
	893,11 
	788,8 

	01-03-041-06
	      3 м
	61167,77 
	7346,98 
	52772,82 
	4550,80 
	1047,97 
	874,64 

	Таблица 01-03-042. Возведение насыпей из резервов экскаваторами «драглайнами» 

   

	
	Измеритель: 1000 м3 грунта

	
	Возведение насыпей из резервов экскаваторами «драглайнами» с ковшом вместимостью:

	01-03-042-01
	      1 м3, группа грунтов 1 м
	13456,96 
	25,49 
	13431,47 
	2128,32 
	0,00 
	3,12 

	01-03-042-02
	      1 м3, группа грунтов 2 м
	18234,79 
	30,72 
	18204,07 
	2647,86 
	0,00 
	3,76 

	01-03-042-03
	      1 м3, группа грунтов 3 м
	22180,14 
	38,40 
	22141,74 
	3089,29 
	0,00 
	4,7 

	01-03-042-04
	      0,65 м3, группа грунтов 1 м
	14962,65 
	30,64 
	14932,01 
	1694,78 
	0,00 
	3,75 

	01-03-042-05
	      0,65 м3, группа грунтов 2 м
	19740,31 
	35,70 
	19704,61 
	2213,78 
	0,00 
	4,37 

	01-03-042-06
	      0,65 м3, группа грунтов 3 м
	22806,95 
	43,38 
	22763,57 
	2562,00 
	0,00 
	5,31 

	01-03-042-07
	      0,5 м3, группа грунтов 1 м
	14682,92 
	51,47 
	14631,45 
	1877,14 
	0,00 
	6,3 

	01-03-042-08
	      0,5 м3, группа грунтов 2 м
	19471,62 
	67,57 
	19404,05 
	2397,24 
	0,00 
	8,27 

	01-03-042-09
	      0,5 м3, группа грунтов 3 м
	23424,89 
	83,17 
	23341,72 
	2838,99 
	0,00 
	10,18 

	Таблица 01-03-043. Устройство дорожных насыпей грейдер-элеваторами 

   

	
	Измеритель: 1000 м3 грунта

	
	Устройство дорожных насыпей грейдер-элеваторами при двухсторонних резервах, группа грунтов:

	01-03-043-01
	      1 м
	6999,91 
	0,00 
	6999,91 
	819,27 
	0,00 
	 

	01-03-043-02
	      2 м
	12251,18 
	0,00 
	12251,18 
	1406,03 
	0,00 
	 

	01-03-043-03
	      3 м
	16986,35 
	0,00 
	16986,35 
	1952,87 
	0,00 
	 

	
	Устройство дорожных насыпей грейдер-элеваторами при односторонних резервах, группа грунтов:

	01-03-043-04
	      1 м
	8241,23 
	0,00 
	8241,23 
	1020,50 
	0,00 
	 

	01-03-043-05
	      2 м
	13767,32 
	0,00 
	13767,32 
	1648,86 
	0,00 
	 

	01-03-043-06
	      3 м
	18535,68 
	0,00 
	18535,68 
	2203,60 
	0,00 
	 

	Таблица 01-03-044. Устройство дорожных насыпей бульдозерами 

   

	
	Измеритель: 1000 м3 грунта

	
	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещением грунта до 20 м, группа грунтов:

	01-03-044-01
	      1 м
	6827,85 
	0,00 
	6827,85 
	816,24 
	0,00 
	 

	01-03-044-02
	      2 м
	11723,36 
	0,00 
	11723,36 
	1356,95 
	0,00 
	 

	01-03-044-03
	      3 м
	15546,90 
	0,00 
	15546,90 
	1778,47 
	0,00 
	 

	
	При перемещении на каждые последующие 10 м добавлять к расценке:

	01-03-044-04
	      01-03-044-01
	438,96 
	0,00 
	438,96 
	79,53 
	0,00 
	 

	01-03-044-05
	      01-03-044-02, 01-03-044-03
	505,20 
	0,00 
	505,20 
	91,53 
	0,00 
	 

	Таблица 01-03-045. Устройство сливной призмы и кюветов в выемках 

   

	
	Измеритель: 100 м3 грунта

	
	Устройство сливной призмы и кюветов в выемках, группа грунтов:

	01-03-045-01
	      1 м
	1977,10 
	282,90 
	1694,20 
	174,23 
	0,00 
	31,68 

	01-03-045-02
	      2 м
	2740,88 
	410,15 
	2330,73 
	247,20 
	0,00 
	45,93 

	01-03-045-03
	      3 м
	3492,52 
	594,56 
	2897,96 
	314,70 
	0,00 
	66,58 

	Таблица 01-03-046. Рыхление и разработка продольных водоотводных и нагорных канав 

   

	
	Измеритель: 1000 м3 грунта

	
	Разработка продольных водоотводных и нагорных канав, группа грунтов:

	01-03-046-01
	      1 м
	21179,41 
	7198,74 
	13980,67 
	1523,10 
	0,00 
	806,13 

	01-03-046-02
	      2 м
	29462,14 
	10761,54 
	18700,60 
	2031,83 
	0,00 
	1205,1 

	01-03-046-03
	      3 м
	39712,06 
	17302,05 
	22410,01 
	2432,53 
	0,00 
	1937,52 

	Таблица 01-03-047. Срезка недобора грунта в выемках 

   

	
	Измеритель: 1000 м3 грунта

	
	Срезка недобора грунта в выемках, группа грунтов:

	01-03-047-01
	      1 м
	18305,37 
	3679,58 
	14612,77 
	1637,78 
	13,02 
	430,36 

	01-03-047-02
	      2 м
	24172,72 
	4770,56 
	19386,97 
	2156,37 
	15,19 
	557,96 

	01-03-047-03
	      3 м
	30009,01 
	6662,33 
	23324,98 
	2599,51 
	21,70 
	779,22 

	Подраздел 3.6 РЫТЬЕ И ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ ДЛЯ МАГИСТРАЛЬНЫХ И ПРОМЫСЛОВЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ГАЗОНЕФТЕПРОДУКТОВ В ВЕЧНОМЕРЗЛЫХ ГРУНТАХ 

   

	Таблица 01-03-053. Рытье и засыпка траншей роторными экскаваторами для трубопроводов диаметром 300-700 мм в вечномерзлых грунтах 

   

	
	Измеритель: 1 км траншей

	
	Рытье и засыпка траншей глубиной 1,6 м роторными экскаваторами для трубопроводов диаметром 300-700 мм, группа грунтов:

	01-03-053-01
	      1 м
	26884,62 
	1511,62 
	25373,00 
	2325,72 
	0,00 
	186,39 

	01-03-053-02
	      2 м
	40989,47 
	2112,74 
	38876,73 
	3674,22 
	0,00 
	260,51 

	01-03-053-03
	      3 м
	53803,98 
	2678,49 
	51125,49 
	4810,52 
	0,00 
	330,27 

	
	При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать к расценке:

	01-03-053-04
	      01-03-053-01
	4133,31 
	419,29 
	3714,02 
	369,51 
	0,00 
	51,7 

	01-03-053-05
	      01-03-053-02
	6517,84 
	535,26 
	5982,58 
	610,29 
	0,00 
	66 

	01-03-053-06
	      01-03-053-03
	8580,47 
	678,00 
	7902,47 
	806,23 
	0,00 
	83,6 

	Таблица 01-03-054. Рытье и засыпка траншей роторными экскаваторами для трубопроводов диаметром 800-1000 мм в вечномерзлых грунтах 

   

	
	Измеритель: 1 км траншей

	
	Рытье и засыпка траншей глубиной 2 м роторными экскаваторами для трубопроводов диаметром 800-1000 мм, группа грунтов:

	01-03-054-01
	      1 м
	38564,64 
	2077,38 
	36487,26 
	3435,32 
	0,00 
	256,15 

	01-03-054-02
	      2 м
	57927,12 
	2890,65 
	55036,47 
	5345,48 
	0,00 
	356,43 

	01-03-054-03
	      3 м
	76813,73 
	3606,68 
	73207,05 
	7063,59 
	0,00 
	444,72 

	
	При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать к расценке:

	01-03-054-04
	      01-03-054-01
	5265,15 
	576,13 
	4689,02 
	486,52 
	0,00 
	71,04 

	01-03-054-05
	      01-03-054-02
	8512,38 
	702,16 
	7810,22 
	824,99 
	0,00 
	86,58 

	01-03-054-06
	      01-03-054-03
	11649,63 
	883,18 
	10766,45 
	1122,40 
	0,00 
	108,9 

	Таблица 01-03-055. Рытье и засыпка траншей роторными экскаваторами для трубопроводов диаметром 1200-1400 мм в вечномерзлых грунтах 

   

	
	Измеритель: 1 км траншей

	
	Рытье и засыпка траншей глубиной 2,3 м роторными экскаваторами для трубопроводов диаметром 1200-1400 мм, группа грунтов:

	01-03-055-01
	      1 м
	48698,68 
	4149,97 
	44548,71 
	3650,08 
	0,00 
	511,71 

	01-03-055-02
	      2 м
	71787,88 
	5446,27 
	66341,61 
	5843,25 
	0,00 
	671,55 

	01-03-055-03
	      3 м
	96383,54 
	7011,91 
	89371,63 
	7831,93 
	0,00 
	864,6 

	
	При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать к расценке:

	01-03-055-04
	      01-03-055-01
	6475,53 
	612,22 
	5863,31 
	594,97 
	0,00 
	75,49 

	01-03-055-05
	      01-03-055-02
	10291,97 
	796,00 
	9495,97 
	999,22 
	0,00 
	98,15 

	01-03-055-06
	      01-03-055-03
	13668,54 
	1002,56 
	12665,98 
	1336,67 
	0,00 
	123,62 

	Таблица 01-03-056. Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 300-600 мм одноковшовыми экскаваторами в вечномерзлых грунтах 

   

	
	Измеритель: 1 км траншей

	
	Рытье и засыпка траншей глубиной 1,4 м для трубопроводов диаметром 300-600 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3, группа грунтов:

	01-03-056-01
	      1 м
	28867,76 
	1283,00 
	27584,76 
	2907,56 
	0,00 
	158,2 

	01-03-056-02
	      2 м
	36736,51 
	1484,62 
	35251,89 
	3765,41 
	0,00 
	183,06 

	01-03-056-03
	      3 м
	42665,41 
	1812,10 
	40853,31 
	4397,79 
	0,00 
	223,44 

	
	При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать к расценке:

	01-03-056-04
	      01-03-056-01
	7620,28 
	485,06 
	7135,22 
	745,93 
	0,00 
	59,81 

	01-03-056-05
	      01-03-056-02
	9688,84 
	654,31 
	9034,53 
	948,64 
	0,00 
	80,68 

	01-03-056-06
	      01-03-056-03
	11089,34 
	832,09 
	10257,25 
	1086,30 
	0,00 
	102,6 

	Таблица 01-03-057. Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 700-800 мм одноковшовыми экскаваторами в вечномерзлых грунтах 

   

	
	Измеритель: 1 км траншей

	
	Рытье и засыпка траншей глубиной 1,6 м для трубопроводов диаметром 700-800 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3, группа грунтов:

	01-03-057-01
	      1 м
	39800,29 
	1851,19 
	37949,10 
	3999,69 
	0,00 
	228,26 

	01-03-057-02
	      2 м
	51585,64 
	2556,84 
	49028,80 
	5209,70 
	0,00 
	315,27 

	01-03-057-03
	      3 м
	59722,23 
	3217,40 
	56504,83 
	6044,52 
	0,00 
	396,72 

	
	При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать к расценке:

	01-03-057-04
	      01-03-057-01
	7248,84 
	458,22 
	6790,62 
	710,56 
	0,00 
	56,5 

	01-03-057-05
	      01-03-057-02
	9459,46 
	577,35 
	8882,11 
	939,42 
	0,00 
	71,19 

	01-03-057-06
	      01-03-057-03
	11025,17 
	696,49 
	10328,68 
	1102,83 
	0,00 
	85,88 

	Таблица 01-03-058. Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 1000 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 в вечномерзлых грунтах 

   

	
	Измеритель: 1 км траншей

	
	Рытье и засыпка траншей глубиной 2 м для трубопроводов диаметром до 1000 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3, группа грунтов:

	01-03-058-01
	      1 м
	60055,34 
	2840,93 
	57214,41 
	6024,74 
	0,00 
	350,3 

	01-03-058-02
	      2 м
	76980,35 
	3903,99 
	73076,36 
	7756,70 
	0,00 
	481,38 

	01-03-058-03
	      3 м
	88333,84 
	4900,06 
	83433,78 
	8920,78 
	0,00 
	604,2 

	
	При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать к расценке:

	01-03-058-04
	      01-03-058-01
	9845,33 
	650,67 
	9194,66 
	966,25 
	0,00 
	80,23 

	01-03-058-05
	      01-03-058-02
	12959,66 
	788,13 
	12171,53 
	1291,99 
	0,00 
	97,18 

	01-03-058-06
	      01-03-058-03
	15344,91 
	998,50 
	14346,41 
	1534,27 
	0,00 
	123,12 

	Таблица 01-03-059. Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 1000 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 в вечномерзлых грунтах 

   

	
	Измеритель: 1 км траншей

	
	Рытье и засыпка траншей глубиной 2 м для трубопроводов диаметром до 1000 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1м3, группа грунтов:

	01-03-059-01
	      1 м
	55783,19 
	2688,63 
	53094,56 
	7135,97 
	0,00 
	331,52 

	01-03-059-02
	      2 м
	72658,90 
	3702,38 
	68956,52 
	8867,93 
	0,00 
	456,52 

	01-03-059-03
	      3 м
	59561,72 
	4646,30 
	54915,42 
	7352,77 
	0,00 
	572,91 

	
	При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать к расценке:

	01-03-059-04
	      01-03-059-01
	9890,74 
	630,15 
	9260,59 
	1163,27 
	0,00 
	77,7 

	01-03-059-05
	      01-03-059-02
	12991,38 
	753,91 
	12237,47 
	1489,01 
	0,00 
	92,96 

	01-03-059-06
	      01-03-059-03
	15233,33 
	953,74 
	14279,59 
	1720,17 
	0,00 
	117,6 

	Таблица 01-03-060. Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 1000 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м3 в вечномерзлых грунтах 

   

	
	Измеритель: 1 км траншей

	
	Рытье и засыпка траншей глубиной 2 м для трубопроводов диаметром до 1000 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м3, группа грунтов:

	01-03-060-01
	      1 м
	51949,77 
	2556,60 
	49393,17 
	6460,75 
	0,00 
	315,24 

	01-03-060-02
	      2 м
	68281,40 
	3578,78 
	64702,62 
	8116,72 
	0,00 
	441,28 

	01-03-060-03
	      3 м
	79623,55 
	4536,33 
	75087,22 
	9288,93 
	0,00 
	559,35 

	
	При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать к расценке:

	01-03-060-04
	      01-03-060-01
	8750,52 
	612,14 
	8138,38 
	1040,22 
	0,00 
	75,48 

	01-03-060-05
	      01-03-060-02
	11860,08 
	744,82 
	11115,26 
	1366,07 
	0,00 
	91,84 

	01-03-060-06
	      01-03-060-03
	14234,06 
	943,92 
	13290,14 
	1607,58 
	0,00 
	116,39 

	Таблица 01-03-061. Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 1200 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 в вечномерзлых грунтах 

   

	
	Измеритель: 1 км траншей

	
	Рытье и засыпка траншей глубиной 2,2 м для трубопроводов диаметром до 1200 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3, группа грунтов:

	01-03-061-01
	      1 м
	72495,97 
	3546,58 
	68949,39 
	7240,85 
	0,00 
	437,31 

	01-03-061-02
	      2 м
	91201,61 
	4655,46 
	86546,15 
	9161,56 
	0,00 
	574,04 

	01-03-061-03
	      3 м
	103870,30 
	5889,32 
	97980,98 
	10444,88 
	0,00 
	726,18 

	
	При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать к расценке:

	01-03-061-04
	      01-03-061-01
	11345,54 
	522,37 
	10823,17 
	1139,42 
	0,00 
	64,41 

	01-03-061-05
	      01-03-061-02
	14752,12 
	659,83 
	14092,29 
	1497,14 
	0,00 
	81,36 

	01-03-061-06
	      01-03-061-03
	17189,74 
	795,10 
	16394,64 
	1755,94 
	0,00 
	98,04 

	Таблица 01-03-062. Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 1200 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 в вечномерзлых грунтах 

   

	
	Измеритель: 1 км траншей

	
	Рытье и засыпка траншей глубиной 2,2 м для трубопроводов диаметром до 1200 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3, группа грунтов:

	01-03-062-01
	      1 м
	68499,94 
	3351,70 
	65148,24 
	8727,83 
	0,00 
	413,28 

	01-03-062-02
	      2 м
	87133,17 
	4359,94 
	82773,23 
	10651,52 
	0,00 
	537,6 

	01-03-062-03
	      3 м
	99760,89 
	5581,06 
	94179,83 
	11931,86 
	0,00 
	688,17 

	
	При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать к расценке:

	01-03-062-04
	      01-03-062-01
	10818,25 
	545,48 
	10272,77 
	1332,91 
	0,00 
	67,26 

	01-03-062-05
	      01-03-062-02
	14235,29 
	693,41 
	13541,88 
	1690,63 
	0,00 
	85,5 

	01-03-062-06
	      01-03-062-03
	16577,37 
	733,14 
	15844,23 
	1949,44 
	0,00 
	90,4 

	Таблица 01-03-063. Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 1200 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м3 в вечномерзлых грунтах 

   

	
	Измеритель: 1 км траншей

	
	Рытье и засыпка траншей глубиной 2,2 м для трубопроводов диаметром до 1200 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м3, группа грунтов:

	01-03-063-01
	      1 м
	62530,57 
	3195,75 
	59334,82 
	7842,84 
	0,00 
	394,05 

	01-03-063-02
	      2 м
	80146,47 
	3887,61 
	76258,86 
	9670,18 
	0,00 
	479,36 

	01-03-063-03
	      3 м
	93140,40 
	5443,59 
	87696,81 
	10962,71 
	0,00 
	671,22 

	
	При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать к расценке:

	01-03-063-04
	      01-03-063-01
	9851,28 
	531,12 
	9320,16 
	1193,93 
	0,00 
	65,49 

	01-03-063-05
	      01-03-063-02
	13252,35 
	663,07 
	12589,28 
	1551,47 
	0,00 
	81,76 

	01-03-063-06
	      01-03-063-03
	15670,60 
	778,97 
	14891,63 
	1810,36 
	0,00 
	96,05 

	Таблица 01-03-064. Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 1400 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 в вечномерзлых грунтах 

   

	
	Измеритель: 1 км траншей

	
	Рытье и засыпка траншей глубиной 2,3 м для трубопроводов диаметром до 1400 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3, группа грунтов:

	01-03-064-01
	      1 м
	76651,68 
	5477,17 
	71174,51 
	9535,31 
	0,00 
	675,36 

	01-03-064-02
	      2 м
	97287,33 
	7203,14 
	90084,19 
	11574,77 
	0,00 
	888,18 

	01-03-064-03
	      3 м
	112528,75 
	9541,25 
	102987,50 
	13028,51 
	0,00 
	1176,48 

	
	При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать к расценке:

	01-03-064-04
	      01-03-064-01
	10952,86 
	717,57 
	10235,29 
	1302,21 
	0,00 
	88,48 

	01-03-064-05
	      01-03-064-02
	14797,27 
	916,43 
	13880,84 
	1700,98 
	0,00 
	113 

	01-03-064-06
	      01-03-064-03
	17626,82 
	1146,43 
	16480,39 
	1992,13 
	0,00 
	141,36 

	Таблица 01-03-065. Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 1400 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м3 в вечномерзлых грунтах 

   

	
	Измеритель: 1 км траншей

	
	Рытье и засыпка траншей глубиной 2,3 м для трубопроводов диаметром до 1400 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м3, группа грунтов:

	01-03-065-01
	      1 м
	76417,38 
	5275,23 
	71142,15 
	9462,99 
	0,00 
	650,46 

	01-03-065-02
	      2 м
	97121,30 
	7003,15 
	90118,15 
	11499,11 
	0,00 
	863,52 

	01-03-065-03
	      3 м
	112301,43 
	9292,60 
	103008,83 
	12957,90 
	0,00 
	1145,82 

	
	При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать к расценке:

	01-03-065-04
	      01-03-065-01
	10995,64 
	684,16 
	10311,48 
	1308,54 
	0,00 
	84,36 

	01-03-065-05
	      01-03-065-02
	14856,28 
	899,24 
	13957,04 
	1707,32 
	0,00 
	110,88 

	01-03-065-06
	      01-03-065-03
	17674,62 
	1118,04 
	16556,58 
	1998,82 
	0,00 
	137,86 

	Таблица 01-03-066. Рыхление и разработка траншей в вечномерзлых грунтах с разравниванием и уплотнением грунта на полке одноковшовыми экскаваторами при продольных уклонах от 6 до 15 градусов 

   

	
	Измеритель: 1000 м3 грунта

	
	Рыхление и разработка траншей с разравниванием и уплотнением грунта на полке одноковшовыми экскаваторами при продольных уклонах от 6 до 15 градусов, группа грунтов:

	01-03-066-01
	      1 м
	13906,75 
	221,90 
	13684,85 
	1491,86 
	0,00 
	27,6 

	01-03-066-02
	      2 м
	18819,23 
	351,35 
	18467,88 
	2014,75 
	0,00 
	43,7 

	01-03-066-03
	      3 м
	22893,07 
	624,87 
	22268,20 
	2430,06 
	0,00 
	77,72 

	Таблица 01-03-067. Рыхление и разработка траншей в вечномерзлых грунтах с вывозкой грунта при уклоне от 6 до 15 градусов 

   

	
	Измеритель: 1000 м3 грунта

	
	Рыхление и разработка траншей с вывозкой грунта при уклоне от 6 до 15 градусов, группа грунтов:

	01-03-067-01
	      1 м
	14534,54 
	242,49 
	14292,05 
	1560,55 
	0,00 
	30,16 

	01-03-067-02
	      2 м
	19418,44 
	357,46 
	19060,98 
	2081,96 
	0,00 
	44,46 

	01-03-067-03
	      3 м
	23416,28 
	583,22 
	22833,06 
	2494,28 
	0,00 
	72,54 

	Таблица 01-03-068. Устройство полок в вечномерзлых грунтах одноковшовыми экскаваторами 0,65 м3 на поперечных уклонах более 8 градусов с укладкой грунта в отвал 

   

	
	Измеритель: 1000 м3 грунта

	
	Устройство полок одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 на поперечных уклонах более 8 градусов с укладкой грунта в отвал, группа грунтов:

	01-03-068-01
	      1 м
	14271,53 
	282,23 
	13989,30 
	1551,41 
	0,00 
	34,8 

	01-03-068-02
	      2 м
	19158,38 
	386,05 
	18772,33 
	2074,73 
	0,00 
	46,4 

	01-03-068-03
	      3 м
	23080,43 
	550,12 
	22530,31 
	2485,87 
	0,00 
	66,12 

	Таблица 01-03-069. Устройство полок в вечномерзлых грунтах одноковшовыми экскаваторами 0,65 м3 на поперечных уклонах более 8 градусов с погрузкой грунта на автосамосвалы 

   

	
	Измеритель: 1000 м3 грунта

	
	Устройство полок одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 на поперечных уклонах более 8 градусов с погрузкой грунта на автосамосвалы, группа грунтов:

	01-03-069-01
	      1 м
	13689,26 
	176,85 
	13512,41 
	1474,92 
	0,00 
	20,88 

	01-03-069-02
	      2 м
	18517,13 
	235,80 
	18281,33 
	1996,32 
	0,00 
	27,84 

	01-03-069-03
	      3 м
	22396,72 
	343,30 
	22053,42 
	2408,65 
	0,00 
	39,78 

	Таблица 01-03-070. Разработка предварительно разрыхленного вечномерзлого грунта бульдозерами 

   

	
	Измеритель: 1000 м3 грунта

	
	Рыхление и разработка грунта с перемещением грунта до 10 м бульдозерами мощностью:

	01-03-070-01
	      303 кВт (410 л.с.), группа грунтов 1 м
	486,19 
	0,00 
	486,19 
	29,45 
	0,00 
	 

	01-03-070-02
	      303 кВт (410 л.с.), группа грунтов 2 м
	518,60 
	0,00 
	518,60 
	31,42 
	0,00 
	 

	01-03-070-03
	      303 кВт (410 л.с.), группа грунтов 3 м
	551,01 
	0,00 
	551,01 
	33,38 
	0,00 
	 

	01-03-070-04
	      340 кВт (450 л.с.), группа грунтов 1 м
	569,13 
	0,00 
	569,13 
	31,42 
	0,00 
	 

	01-03-070-05
	      340 кВт (450 л.с.), группа грунтов 2 м
	604,70 
	0,00 
	604,70 
	33,38 
	0,00 
	 

	01-03-070-06
	      340 кВт (450 л.с.), группа грунтов 3 м
	711,41 
	0,00 
	711,41 
	39,27 
	0,00 
	 

	
	При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять к расценке:

	01-03-070-07
	      01-03-070-01
	388,95 
	0,00 
	388,95 
	23,56 
	0,00 
	 

	01-03-070-08
	      01-03-070-02
	421,36 
	0,00 
	421,36 
	25,53 
	0,00 
	 

	01-03-070-09
	      01-03-070-03
	453,78 
	0,00 
	453,78 
	27,49 
	0,00 
	 

	01-03-070-10
	      01-03-070-04
	426,85 
	0,00 
	426,85 
	23,56 
	0,00 
	 

	01-03-070-11
	      01-03-070-05
	462,42 
	0,00 
	462,42 
	25,53 
	0,00 
	 

	01-03-070-12
	      01-03-070-06
	497,99 
	0,00 
	497,99 
	27,49 
	0,00 
	 

	Таблица 01-03-071. Засыпка траншей и котлованов бульдозерами в вечномерзлых грунтах 

   

	
	Измеритель: 1000 м3 грунта

	
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью:

	01-03-071-01
	      303 кВт (410 л.с.), группа грунтов 1 м
	291,71 
	0,00 
	291,71 
	17,67 
	0,00 
	 

	01-03-071-02
	      303 кВт (410 л.с.), группа грунтов 2 м
	324,13 
	0,00 
	324,13 
	19,64 
	0,00 
	 

	01-03-071-03
	      303 кВт (410 л.с.), группа грунтов 3 м
	356,54 
	0,00 
	356,54 
	21,60 
	0,00 
	 

	01-03-071-04
	      340 кВт (450 л.с.), группа грунтов 1 м
	320,14 
	0,00 
	320,14 
	17,67 
	0,00 
	 

	01-03-071-05
	      340 кВт (450 л.с.), группа грунтов 2 м
	355,71 
	0,00 
	355,71 
	19,64 
	0,00 
	 

	01-03-071-06
	      340 кВт (450 л.с.), группа грунтов 3 м
	391,28 
	0,00 
	391,28 
	21,60 
	0,00 
	 

	
	При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять к расценке:

	01-03-071-07
	      01-03-071-01
	97,24 
	0,00 
	97,24 
	5,89 
	0,00 
	 

	01-03-071-08
	      01-03-071-02
	129,65 
	0,00 
	129,65 
	7,85 
	0,00 
	 

	01-03-071-09
	      01-03-071-03
	129,65 
	0,00 
	129,65 
	7,85 
	0,00 
	 

	01-03-071-10
	      01-03-071-04
	106,71 
	0,00 
	106,71 
	5,89 
	0,00 
	 

	01-03-071-11
	      01-03-071-05
	142,28 
	0,00 
	142,28 
	7,85 
	0,00 
	 

	01-03-071-12
	      01-03-071-06
	142,28 
	0,00 
	142,28 
	7,85 
	0,00 
	 

	Таблица 01-03-072. Планировка площадей бульдозерами 

   

	
	Измеритель: 100 м2

	
	Планировка площадей бульдозерами мощностью:

	01-03-072-01
	      303 кВт (410 л.с.)
	23,57 
	0,00 
	23,57 
	1,43 
	0,00 
	 

	01-03-072-02
	      340 кВт (450 л.с.)
	25,87 
	0,00 
	25,87 
	1,43 
	0,00 
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3Часть 1. Земляные работы
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