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	ОТДЕЛ 01. РАЗРАБОТКА ГРУНТА ОДНОКОВШОВЫМИ ЭКСКАВАТОРАМИ 

   

	Раздел 1. РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С УКЛАДКОЙ НА БОРТ ТРАНШЕИ ИЛИ В ВЫРАБОТАННОЕ ПРОСТРАНСТВО 

   

	Таблица 02-01-001. Разработка грунта экскаваторами с нормальным рабочим оборудованием прямая лопата 

   

	
	Измеритель: 1000 м3

	
	Разработка грунта экскаваторами с нормальным рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша:

	02-01-001-01
	      12,5 м3, категория грунтов по трудности экскавации 1
	1936,96 
	23,03 
	1913,93 
	89,66 
	0,00 
	1,75 

	02-01-001-02
	      12,5 м3, категория грунтов по трудности экскавации 2
	2322,45 
	27,64 
	2294,81 
	107,53 
	0,00 
	2,1 

	02-01-001-03
	      12,5 м3, категория грунтов по трудности экскавации 3
	2999,31 
	35,93 
	2963,38 
	138,62 
	0,00 
	2,73 

	02-01-001-04
	      12,5 м3, категория грунтов по трудности экскавации 4
	3811,59 
	45,40 
	3766,19 
	176,09 
	0,00 
	3,45 

	02-01-001-05
	      12,5 м3, категория грунтов по трудности экскавации 5
	4208,46 
	49,88 
	4158,58 
	194,32 
	0,00 
	3,79 

	02-01-001-06
	      8 м3, категория грунтов по трудности экскавации 1
	1594,22 
	33,56 
	1560,66 
	97,86 
	0,00 
	2,55 

	02-01-001-07
	      8 м3, категория грунтов по трудности экскавации 2
	1875,22 
	39,48 
	1835,74 
	115,13 
	0,00 
	3 

	02-01-001-08
	      8 м3, категория грунтов по трудности экскавации 3
	2365,24 
	49,88 
	2315,36 
	145,31 
	0,00 
	3,79 

	02-01-001-09
	      8 м3, категория грунтов по трудности экскавации 4
	2984,46 
	62,90 
	2921,56 
	182,80 
	0,00 
	4,78 

	02-01-001-10
	      8 м3, категория грунтов по трудности экскавации 5
	3295,22 
	69,35 
	3225,87 
	202,46 
	0,00 
	5,27 

	02-01-001-11
	      6,3 м3, категория грунтов по трудности экскавации 1
	1732,90 
	42,24 
	1690,66 
	118,69 
	0,00 
	3,21 

	02-01-001-12
	      6,3 м3, категория грунтов по трудности экскавации 2
	2078,57 
	50,80 
	2027,77 
	142,42 
	0,00 
	3,86 

	02-01-001-13
	      6,3 м3, категория грунтов по трудности экскавации 3
	2707,14 
	66,06 
	2641,08 
	185,65 
	0,00 
	5,02 

	02-01-001-14
	      6,3 м3, категория грунтов по трудности экскавации 4
	3463,55 
	84,36 
	3379,19 
	237,41 
	0,00 
	6,41 

	02-01-001-15
	      6,3 м3, категория грунтов по трудности экскавации 5
	3836,00 
	93,44 
	3742,56 
	263,15 
	0,00 
	7,1 

	02-01-001-16
	      4,6 м3, категория грунтов по трудности экскавации 1
	1348,11 
	48,43 
	1299,68 
	135,89 
	0,00 
	3,68 

	02-01-001-17
	      4,6 м3, категория грунтов по трудности экскавации 2
	1579,46 
	56,72 
	1522,74 
	159,23 
	0,00 
	4,31 

	02-01-001-18
	      4,6 м3, категория грунтов по трудности экскавации 3
	2016,60 
	72,25 
	1944,35 
	203,41 
	0,00 
	5,49 

	02-01-001-19
	      4,6 м3, категория грунтов по трудности экскавации 4
	2550,79 
	91,20 
	2459,59 
	257,28 
	0,00 
	6,93 

	02-01-001-20
	      4,6 м3, категория грунтов по трудности экскавации 5
	2854,06 
	101,86 
	2752,20 
	287,91 
	0,00 
	7,74 

	Таблица 02-01-002. Разработка грунта экскаваторами с удлиненным рабочим оборудованием прямая лопата 

   

	
	Измеритель: 1000 м3

	
	Разработка грунта экскаваторами с удлиненным рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша:

	02-01-002-01
	      4 м3, категория грунтов по трудности экскавации 1
	2729,23 
	64,88 
	2664,35 
	171,23 
	0,00 
	4,93 

	02-01-002-02
	      4 м3, категория грунтов по трудности экскавации 2
	3228,13 
	76,46 
	3151,67 
	202,55 
	0,00 
	5,81 

	02-01-002-03
	      4 м3, категория грунтов по трудности экскавации 3
	4147,31 
	98,57 
	4048,74 
	260,12 
	0,00 
	7,49 

	02-01-002-04
	      4 м3, категория грунтов по трудности экскавации 4
	5241,23 
	124,23 
	5117,00 
	328,71 
	0,00 
	9,44 

	Таблица 02-01-003. Разработка грунта экскаваторами с рабочим оборудованием «драглайн» 

   

	
	Измеритель: 1000 м3

	
	Разработка грунта экскаваторами с рабочим оборудованием «драглайн», вместимость ковша:

	02-01-003-01
	      40 м3, категория грунтов по трудности экскавации 1
	3331,18 
	16,32 
	3314,86 
	72,28 
	0,00 
	1,24 

	02-01-003-02
	      40 м3, категория грунтов по трудности экскавации 2
	3792,51 
	18,69 
	3773,82 
	82,07 
	0,00 
	1,42 

	02-01-003-03
	      40 м3, категория грунтов по трудности экскавации 3
	4811,88 
	23,56 
	4788,32 
	104,33 
	0,00 
	1,79 

	02-01-003-04
	      40 м3, категория грунтов по трудности экскавации 4
	6060,15 
	30,00 
	6030,15 
	131,45 
	0,00 
	2,28 

	02-01-003-05
	      25 м3, категория грунтов по трудности экскавации 1
	3640,13 
	24,21 
	3615,92 
	91,85 
	0,00 
	1,84 

	02-01-003-06
	      25 м3, категория грунтов по трудности экскавации 2
	4124,68 
	27,37 
	4097,31 
	104,43 
	0,00 
	2,08 

	02-01-003-07
	      25 м3, категория грунтов по трудности экскавации 3
	5226,53 
	34,87 
	5191,66 
	132,25 
	0,00 
	2,65 

	02-01-003-08
	      25 м3, категория грунтов по трудности экскавации 4
	6731,73 
	44,74 
	6686,99 
	170,00 
	0,00 
	3,4 

	02-01-003-09
	      20 м3, категория грунтов по трудности экскавации 1
	4283,66 
	36,32 
	4247,34 
	128,67 
	0,00 
	2,76 

	02-01-003-10
	      20 м3, категория грунтов по трудности экскавации 2
	4982,42 
	41,98 
	4940,44 
	149,25 
	0,00 
	3,19 


	02-01-003-11
	      20 м3, категория грунтов по трудности экскавации 3
	6392,79 
	53,82 
	6338,97 
	191,68 
	0,00 
	4,09 

	02-01-003-12
	      20 м3, категория грунтов по трудности экскавации 4
	8244,12 
	69,35 
	8174,77 
	247,30 
	0,00 
	5,27 

	02-01-003-13
	      15 м3, категория грунтов по трудности экскавации 1
	3460,04 
	36,19 
	3423,85 
	128,71 
	0,00 
	2,75 

	02-01-003-14
	      15 м3, категория грунтов по трудности экскавации 2
	4003,40 
	41,85 
	3961,55 
	149,04 
	0,00 
	3,18 

	02-01-003-15
	      15 м3, категория грунтов по трудности экскавации 3
	5081,35 
	53,17 
	5028,18 
	189,73 
	0,00 
	4,04 

	02-01-003-16
	      15 м3, категория грунтов по трудности экскавации 4
	6516,23 
	68,70 
	6447,53 
	242,97 
	0,00 
	5,22 

	02-01-003-17
	      13 м3, категория грунтов по трудности экскавации 1
	2407,41 
	38,69 
	2368,72 
	114,99 
	0,00 
	2,94 

	02-01-003-18
	      13 м3, категория грунтов по трудности экскавации 2
	2798,99 
	45,27 
	2753,72 
	133,65 
	0,00 
	3,44 

	02-01-003-19
	      13 м3, категория грунтов по трудности экскавации 3
	3472,86 
	56,19 
	3416,67 
	165,40 
	0,00 
	4,27 

	02-01-003-20
	      13 м3, категория грунтов по трудности экскавации 4
	4547,59 
	73,56 
	4474,03 
	216,64 
	0,00 
	5,59 

	02-01-003-21
	      10 м3, категория грунтов по трудности экскавации 1
	2787,44 
	54,88 
	2732,56 
	142,29 
	0,00 
	4,17 

	02-01-003-22
	      10 м3, категория грунтов по трудности экскавации 2
	3180,25 
	59,09 
	3121,16 
	162,64 
	0,00 
	4,49 

	02-01-003-23
	      10 м3, категория грунтов по трудности экскавации 3
	4021,30 
	74,62 
	3946,68 
	205,87 
	0,00 
	5,67 

	02-01-003-24
	      10 м3, категория грунтов по трудности экскавации 4
	5279,66 
	97,65 
	5182,01 
	270,45 
	0,00 
	7,42 

	02-01-003-25
	      6,5 м3, категория грунтов по трудности экскавации 1
	3252,02 
	79,09 
	3172,93 
	199,51 
	0,00 
	6,01 

	02-01-003-26
	      6,5 м3, категория грунтов по трудности экскавации 2
	3768,71 
	92,51 
	3676,20 
	231,24 
	0,00 
	7,03 

	02-01-003-27
	      6,5 м3, категория грунтов по трудности экскавации 3
	4853,76 
	119,23 
	4734,53 
	297,65 
	0,00 
	9,06 

	02-01-003-28
	      6,5 м3, категория грунтов по трудности экскавации 4
	6448,04 
	158,31 
	6289,73 
	395,37 
	0,00 
	12,03 

	02-01-003-29
	      4 м3, категория грунтов по трудности экскавации 1
	2303,08 
	102,65 
	2200,43 
	233,84 
	0,00 
	7,8 

	02-01-003-30
	      4 м3, категория грунтов по трудности экскавации 2
	2731,22 
	121,73 
	2609,49 
	277,32 
	0,00 
	9,25 

	02-01-003-31
	      4 м3, категория грунтов по трудности экскавации 3
	3610,20 
	161,47 
	3448,73 
	366,52 
	0,00 
	12,27 

	Раздел 2. РАЗРАБОТКА И ПОГРУЗКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ В ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ТРАНСПОРТ 

   

	Таблица 02-01-008. Разработка и погрузка грунта в железнодорожный транспорт экскаваторами с нормальным рабочим оборудованием прямая лопата 

   

	
	Измеритель: 1000 м3

	
	Разработка и погрузка грунта в железнодорожный транспорт экскаваторами с нормальным рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша:

	02-01-008-01
	      15 м3, категория грунтов по трудности экскавации 1
	12649,37 
	524,70 
	7889,82 
	325,12 
	4234,85 
	37,64 

	02-01-008-02
	      15 м3, категория грунтов по трудности экскавации 2
	13770,51 
	528,05 
	9011,44 
	371,85 
	4231,02 
	37,88 

	02-01-008-03
	      15 м3, категория грунтов по трудности экскавации 3
	16193,28 
	454,72 
	10901,68 
	448,47 
	4836,88 
	32,62 

	02-01-008-04
	      15 м3, категория грунтов по трудности экскавации 4
	18985,44 
	486,92 
	12979,00 
	537,86 
	5519,52 
	34,93 

	02-01-008-05
	      15 м3, категория грунтов по трудности экскавации 5
	21296,43 
	513,27 
	14616,34 
	599,39 
	6166,82 
	36,82 

	02-01-008-06
	      12,5 м3, категория грунтов по трудности экскавации 1
	13438,48 
	730,32 
	8316,06 
	357,85 
	4392,10 
	52,39 

	02-01-008-07
	      12,5 м3, категория грунтов по трудности экскавации 2
	14978,95 
	756,66 
	9151,75 
	395,58 
	5070,54 
	54,28 

	02-01-008-08
	      12,5 м3, категория грунтов по трудности экскавации 3
	17591,60 
	585,62 
	11385,88 
	492,03 
	5620,10 
	42,01 

	02-01-008-09
	      12,5 м3, категория грунтов по трудности экскавации 4
	20753,37 
	618,52 
	13863,62 
	599,39 
	6271,23 
	44,37 

	02-01-008-10
	      12,5 м3, категория грунтов по трудности экскавации 5
	21902,27 
	621,72 
	15009,32 
	648,59 
	6271,23 
	44,6 

	02-01-008-11
	      10 м3, категория грунтов по трудности экскавации 1
	13018,58 
	735,34 
	7854,23 
	356,57 
	4429,01 
	52,75 

	02-01-008-12
	      10 м3, категория грунтов по трудности экскавации 2
	14794,07 
	763,22 
	8923,40 
	404,81 
	5107,45 
	54,75 

	02-01-008-13
	      10 м3, категория грунтов по трудности экскавации 3
	17246,21 
	590,50 
	11035,61 
	500,56 
	5620,10 
	42,36 

	02-01-008-14
	      10 м3, категория грунтов по трудности экскавации 4
	21386,91 
	646,40 
	13684,10 
	619,91 
	7056,41 
	46,37 

	02-01-008-15
	      10 м3, категория грунтов по трудности экскавации 5
	22835,84 
	654,62 
	15124,81 
	683,29 
	7056,41 
	46,96 

	02-01-008-16
	      8 м3, категория грунтов по трудности экскавации 1
	13684,39 
	560,95 
	8179,58 
	382,57 
	4943,86 
	40,24 

	02-01-008-17
	      8 м3, категория грунтов по трудности экскавации 2
	15708,28 
	588,83 
	9500,98 
	444,43 
	5618,47 
	42,24 

	02-01-008-18
	      8 м3, категория грунтов по трудности экскавации 3
	19192,62 
	544,50 
	11805,56 
	552,44 
	6842,56 
	39,06 

	02-01-008-19
	      8 м3, категория грунтов по трудности экскавации 4
	22878,12 
	582,27 
	14785,91 
	692,20 
	7509,94 
	41,77 

	02-01-008-20
	      8 м3, категория грунтов по трудности экскавации 5
	24915,35 
	611,97 
	16114,99 
	753,87 
	8188,39 
	43,9 

	02-01-008-21
	      6,3 м3, категория грунтов по трудности экскавации 1
	16247,38 
	593,84 
	9687,82 
	451,34 
	5965,72 
	42,6 

	02-01-008-22
	      6,3 м3, категория грунтов по трудности экскавации 2
	18848,23 
	644,86 
	11230,07 
	524,43 
	6973,30 
	46,26 

	02-01-008-23
	      6,3 м3, категория грунтов по трудности экскавации 3
	22537,18 
	582,27 
	14232,33 
	661,87 
	7722,58 
	41,77 

	02-01-008-24
	      6,3 м3, категория грунтов по трудности экскавации 4
	28272,84 
	669,54 
	17806,02 
	829,41 
	9797,28 
	48,03 

	02-01-008-25
	      6,3 м3, категория грунтов по трудности экскавации 5
	30747,03 
	700,76 
	19570,54 
	909,92 
	10475,73 
	50,27 

	02-01-008-26
	      5,2 м3, категория грунтов по трудности экскавации 1
	17900,97 
	921,16 
	10107,24 
	507,69 
	6872,57 
	66,08 

	02-01-008-27
	      5,2 м3, категория грунтов по трудности экскавации 2
	20374,51 
	954,05 
	11872,15 
	595,48 
	7548,31 
	68,44 

	02-01-008-28
	      5,2 м3, категория грунтов по трудности экскавации 3
	24252,58 
	810,89 
	14575,12 
	734,18 
	8866,57 
	58,17 

	02-01-008-29
	      5,2 м3, категория грунтов по трудности экскавации 4
	29502,80 
	878,36 
	18332,26 
	883,23 
	10292,18 
	63,01 

	02-01-008-30
	      5,2 м3, категория грунтов по трудности экскавации 5
	32685,81 
	932,73 
	20131,33 
	971,57 
	11621,75 
	66,91 

	02-01-008-31
	      4,6 м3, категория грунтов по трудности экскавации 1
	18605,01 
	926,03 
	10806,41 
	551,78 
	6872,57 
	66,43 

	02-01-008-32
	      4,6 м3, категория грунтов по трудности экскавации 2
	21729,44 
	980,40 
	12553,43 
	638,67 
	8195,61 
	70,33 

	02-01-008-33
	      4,6 м3, категория грунтов по трудности экскавации 3
	26014,48 
	840,58 
	15633,53 
	796,82 
	9540,37 
	60,3 

	02-01-008-34
	      4,6 м3, категория грунтов по трудности экскавации 4
	31733,08 
	908,05 
	19850,58 
	1010,16 
	10974,45 
	65,14 

	02-01-008-35
	      4,6 м3, категория грунтов по трудности экскавации 5
	34180,75 
	963,95 
	20916,60 
	1093,71 
	12300,20 
	69,15 

	Таблица 02-01-009. Разработка и погрузка грунта в железнодорожный транспорт экскаваторами с удлиненным рабочим оборудованием прямая лопата 

   

	
	Измеритель: 1000 м3

	
	Разработка и погрузка грунта в железнодорожный транспорт экскаваторами с удлиненным рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша 4 м3, категория грунтов по трудности экскавации:

	02-01-009-01
	      1
	23219,94 
	983,61 
	14040,72 
	660,63 
	8195,61 
	70,56 

	02-01-009-02
	      2
	26165,09 
	1018,18 
	16269,03 
	766,06 
	8877,88 
	73,04 

	02-01-009-03
	      3
	32473,42 
	904,71 
	20813,19 
	978,81 
	10755,52 
	64,9 

	02-01-009-04
	      4
	39656,46 
	996,85 
	25850,15 
	1216,10 
	12809,46 
	71,51 

	02-01-009-05
	      5
	43505,48 
	1056,09 
	28314,19 
	1333,33 
	14135,20 
	75,76 

	Таблица 02-01-010. Разработка и погрузка грунта в железнодорожный транспорт экскаваторами с рабочим оборудованием «драглайн» 

   

	
	Измеритель: 1000 м3

	
	Разработка и погрузка грунта в железнодорожный транспорт экскаваторами с рабочим оборудованием «драглайн», вместимость ковша:

	02-01-010-01
	      13 м3, категория грунтов по трудности экскавации 1
	14491,69 
	460,58 
	9263,62 
	395,16 
	4767,49 
	33,04 

	02-01-010-02
	      13 м3, категория грунтов по трудности экскавации 2
	17253,91 
	493,48 
	11314,49 
	482,97 
	5445,94 
	35,4 

	02-01-010-03
	      13 м3, категория грунтов по трудности экскавации 3
	20525,13 
	477,03 
	13929,57 
	595,85 
	6118,53 
	34,22 

	02-01-010-04
	      13 м3, категория грунтов по трудности экскавации 4
	25423,01 
	540,87 
	17440,58 
	743,71 
	7441,56 
	38,8 

	02-01-010-05
	      10 м3, категория грунтов по трудности экскавации 1
	17303,97 
	496,82 
	11324,30 
	499,34 
	5482,85 
	35,64 

	02-01-010-06
	      10 м3, категория грунтов по трудности экскавации 2
	20317,48 
	529,72 
	13657,62 
	604,50 
	6130,14 
	38 

	02-01-010-07
	      10 м3, категория грунтов по трудности экскавации 3
	25650,01 
	544,50 
	17659,46 
	778,24 
	7446,05 
	39,06 

	02-01-010-08
	      10 м3, категория грунтов по трудности экскавации 4
	32380,86 
	634,97 
	22298,37 
	984,92 
	9447,52 
	45,55 

	Раздел 3. РАЗРАБОТКА И ПОГРУЗКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ В АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ 

   

	Таблица 02-01-015. Разработка и погрузка грунта в автомобили-самосвалы грузоподъемностью 110 т экскаваторами с рабочим оборудованием прямая лопата 

   

	
	Измеритель: 1000 м3

	
	Разработка и погрузка грунта в автомобили-самосвалы грузоподъемностью 110 т экскаваторами с рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша:

	02-01-015-01
	      12,5 м3, категория грунтов по трудности экскавации 1
	27476,52 
	99,07 
	23855,88 
	182,73 
	3521,57 
	7,21 

	(101-9741)
	  Пылеподавитель, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,74)  
	-  

	02-01-015-02
	      12,5 м3, категория грунтов по трудности экскавации 2
	27164,88 
	115,55 
	24706,13 
	201,31 
	2343,20 
	8,41 

	(101-9741)
	  Пылеподавитель, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,74)  
	-  

	02-01-015-03
	      12,5 м3, категория грунтов по трудности экскавации 3
	25503,91 
	144,41 
	23796,46 
	222,32 
	1563,04 
	10,51 

	(101-9741)
	  Пылеподавитель, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,65)  
	-  

	02-01-015-04
	      12,5 м3, категория грунтов по трудности экскавации 4
	26992,94 
	175,05 
	25644,94 
	260,03 
	1172,95 
	12,74 

	(101-9741)
	  Пылеподавитель, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,65)  
	-  

	02-01-015-05
	      12,5 м3, категория грунтов по трудности экскавации 5
	28075,85 
	196,21 
	26706,69 
	283,28 
	1172,95 
	14,28 

	(101-9741)
	  Пылеподавитель, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,65)  
	-  

	02-01-015-06
	      10 м3, категория грунтов по трудности экскавации 1
	26630,47 
	110,47 
	22998,43 
	169,36 
	3521,57 
	8,04 

	(101-9741)
	  Пылеподавитель, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,74)  
	-  

	02-01-015-07
	      10 м3, категория грунтов по трудности экскавации 2
	26184,82 
	127,78 
	23713,84 
	182,57 
	2343,20 
	9,3 

	(101-9741)
	  Пылеподавитель, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,74)  
	-  

	02-01-015-08
	      10 м3, категория грунтов по трудности экскавации 3
	24376,21 
	160,35 
	22652,82 
	200,35 
	1563,04 
	11,67 

	(101-9741)
	  Пылеподавитель, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,65)  
	-  

	02-01-015-09
	      10 м3, категория грунтов по трудности экскавации 4
	28424,24 
	172,63 
	27078,66 
	255,43 
	1172,95 
	12,74 

	(101-9741)
	  Пылеподавитель, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,74)  
	-  

	02-01-015-10
	      10 м3, категория грунтов по трудности экскавации 5
	29642,67 
	236,84 
	28232,88 
	277,54 
	1172,95 
	16,99 

	(101-9741)
	  Пылеподавитель, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,74)  
	-  

	02-01-015-11
	      8 м3, категория грунтов по трудности экскавации 1
	38407,23 
	109,10 
	32446,91 
	214,94 
	5851,22 
	7,94 

	(101-9741)
	  Пылеподавитель, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1,11)  
	-  

	02-01-015-12
	      8 м3, категория грунтов по трудности экскавации 2
	40799,12 
	128,74 
	36769,56 
	235,09 
	3900,82 
	9,37 

	(101-9741)
	  Пылеподавитель, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1,2)  
	-  

	02-01-015-13
	      8 м3, категория грунтов по трудности экскавации 3
	30345,78 
	161,17 
	27841,41 
	240,58 
	2343,20 
	11,73 

	(101-9741)
	  Пылеподавитель, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,83)  
	-  

	02-01-015-14
	      8 м3, категория грунтов по трудности экскавации 4
	33884,65 
	198,24 
	31928,33 
	292,45 
	1758,08 
	14,63 

	(101-9741)
	  Пылеподавитель, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,92)  
	-  

	02-01-015-15
	      8 м3, категория грунтов по трудности экскавации 5
	38009,88 
	239,90 
	36011,90 
	342,12 
	1758,08 
	17,46 

	(101-9741)
	  Пылеподавитель, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1,01)  
	-  

	02-01-015-16
	      6,3 м3, категория грунтов по трудности экскавации 1
	41636,44 
	133,97 
	35651,25 
	248,41 
	5851,22 
	9,75 

	(101-9741)
	  Пылеподавитель, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1,2)  
	-  

	02-01-015-17
	      6,3 м3, категория грунтов по трудности экскавации 2
	40666,20 
	159,11 
	36606,27 
	273,90 
	3900,82 
	11,58 

	(101-9741)
	  Пылеподавитель, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1,2)  
	-  

	02-01-015-18
	      6,3 м3, категория грунтов по трудности экскавации 3
	33973,92 
	198,24 
	31432,48 
	289,50 
	2343,20 
	14,63 

	(101-9741)
	  Пылеподавитель, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,92)  
	-  

	02-01-015-19
	      6,3 м3, категория грунтов по трудности экскавации 4
	37887,51 
	248,01 
	35881,42 
	351,39 
	1758,08 
	18,05 

	(101-9741)
	  Пылеподавитель, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1,01)  
	-  

	02-01-015-20
	      6,3 м3, категория грунтов по трудности экскавации 5
	41182,76 
	273,44 
	39151,24 
	390,02 
	1758,08 
	20,18 

	(101-9741)
	  Пылеподавитель, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1,11)  
	-  

	02-01-015-21
	      5,2 м3, категория грунтов по трудности экскавации 1
	54383,35 
	147,02 
	45459,49 
	307,77 
	8776,84 
	10,85 

	(101-9741)
	  Пылеподавитель, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1,66)  
	-  

	02-01-015-22
	      5,2 м3, категория грунтов по трудности экскавации 2
	54520,33 
	176,83 
	48492,28 
	343,81 
	5851,22 
	12,87 

	(101-9741)
	  Пылеподавитель, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1,75)  
	-  

	02-01-015-23
	      5,2 м3, категория грунтов по трудности экскавации 3
	46272,35 
	220,05 
	42151,48 
	344,45 
	3900,82 
	16,24 

	(101-9741)
	  Пылеподавитель, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1,29)  
	-  

	02-01-015-24
	      5,2 м3, категория грунтов по трудности экскавации 4
	48817,54 
	277,27 
	45723,01 
	411,84 
	2817,26 
	20,18 

	(101-9741)
	  Пылеподавитель, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1,38)  
	-  

	02-01-015-25
	      5,2 м3, категория грунтов по трудности экскавации 5
	52290,51 
	309,62 
	49163,63 
	455,04 
	2817,26 
	22,85 

	(101-9741)
	  Пылеподавитель, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1,47)  
	-  

	Таблица 02-01-016. Разработка и погрузка грунта в автомобили-самосвалы грузоподъемностью 75 т экскаваторами с рабочим оборудованием прямая лопата 

   

	
	Измеритель: 1000 м3

	
	Разработка и погрузка грунта в автомобили-самосвалы грузоподъемностью 75 т экскаваторами с рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша:

	02-01-016-01
	      12,5 м3, категория грунтов по трудности экскавации 1
	19036,53 
	86,42 
	16024,50 
	177,46 
	2925,61 
	6,29 

	(101-9741)
	  Пылеподавитель, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,65)  
	-  

	02-01-016-02
	      12,5 м3, категория грунтов по трудности экскавации 2
	18845,06 
	100,44 
	16791,50 
	196,14 
	1953,12 
	7,31 

	(101-9741)
	  Пылеподавитель, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,65)  
	-  

	02-01-016-03
	      12,5 м3, категория грунтов по трудности экскавации 3
	16058,11 
	124,90 
	14760,26 
	210,26 
	1172,95 
	9,09 

	(101-9741)
	  Пылеподавитель, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,56)  
	-  

	02-01-016-04
	      12,5 м3, категория грунтов по трудности экскавации 4
	19052,19 
	152,38 
	18005,87 
	258,68 
	893,94 
	11,09 

	(101-9741)
	  Пылеподавитель, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,55)  
	-  

	02-01-016-05
	      12,5 м3, категория грунтов по трудности экскавации 5
	20558,29 
	178,48 
	19485,87 
	294,42 
	893,94 
	12,99 

	(101-9741)
	  Пылеподавитель, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,55)  
	-  

	02-01-016-06
	      10 м3, категория грунтов по трудности экскавации 1
	18352,70 
	97,55 
	15329,54 
	166,23 
	2925,61 
	7,1 

	(101-9741)
	  Пылеподавитель, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,65)  
	-  

	02-01-016-07
	      10 м3, категория грунтов по трудности экскавации 2
	17919,27 
	113,77 
	15852,38 
	182,50 
	1953,12 
	8,28 

	(101-9741)
	  Пылеподавитель, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,65)  
	-  

	02-01-016-08
	      10 м3, категория грунтов по трудности экскавации 3
	14037,94 
	111,71 
	12753,28 
	198,11 
	1172,95 
	8,13 

	(101-9741)
	  Пылеподавитель, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,55)  
	-  

	02-01-016-09
	      10 м3, категория грунтов по трудности экскавации 4
	17273,11 
	147,71 
	16231,46 
	257,99 
	893,94 
	10,75 

	(101-9741)
	  Пылеподавитель, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,65)  
	-  

	02-01-016-10
	      10 м3, категория грунтов по трудности экскавации 5
	18411,28 
	210,77 
	17306,57 
	285,38 
	893,94 
	15,34 

	(101-9741)
	  Пылеподавитель, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,65)  
	-  

	02-01-016-11
	      8 м3, категория грунтов по трудности экскавации 1
	25047,93 
	91,10 
	20270,43 
	205,20 
	4686,40 
	6,63 

	(101-9741)
	  Пылеподавитель, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,92)  
	-  

	02-01-016-12
	      8 м3, категория грунтов по трудности экскавации 2
	25839,51 
	107,17 
	22617,10 
	236,46 
	3115,24 
	7,8 

	(101-9741)
	  Пылеподавитель, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,01)  
	-  

	02-01-016-13
	      8 м3, категория грунтов по трудности экскавации 3
	19751,46 
	133,97 
	17664,37 
	234,49 
	1953,12 
	9,75 

	(101-9741)
	  Пылеподавитель, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,74)  
	-  

	02-01-016-14
	      8 м3, категория грунтов по трудности экскавации 4
	22617,78 
	165,43 
	20973,29 
	284,93 
	1479,06 
	12,04 

	(101-9741)
	  Пылеподавитель, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,83)  
	-  

	02-01-016-15
	      8 м3, категория грунтов по трудности экскавации 5
	25332,71 
	191,26 
	23662,39 
	325,08 
	1479,06 
	13,92 

	(101-9741)
	  Пылеподавитель, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,92)  
	-  

	02-01-016-16
	      6,3 м3, категория грунтов по трудности экскавации 1
	27296,48 
	111,84 
	22498,24 
	240,28 
	4686,40 
	8,14 

	(101-9741)
	  Пылеподавитель, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1,01)  
	-  

	02-01-016-17
	      6,3 м3, категория грунтов по трудности экскавации 2
	26626,20 
	132,04 
	23378,92 
	265,39 
	3115,24 
	9,61 

	(101-9741)
	  Пылеподавитель, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1,01)  
	-  

	02-01-016-18
	      6,3 м3, категория грунтов по трудности экскавации 3
	23543,55 
	165,43 
	21425,00 
	287,97 
	1953,12 
	12,04 

	(101-9741)
	  Пылеподавитель, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,83)  
	-  

	02-01-016-19
	      6,3 м3, категория грунтов по трудности экскавации 4
	26478,89 
	205,96 
	24793,87 
	349,41 
	1479,06 
	14,99 

	(101-9741)
	  Пылеподавитель, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,92)  
	-  

	02-01-016-20
	      6,3 м3, категория грунтов по трудности экскавации 5
	29466,71 
	236,74 
	27750,91 
	400,56 
	1479,06 
	17,23 

	(101-9741)
	  Пылеподавитель, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1,01)  
	-  

	02-01-016-21
	      5,2 м3, категория грунтов по трудности экскавации 1
	37050,43 
	126,27 
	29312,15 
	301,30 
	7612,01 
	9,19 

	(101-9741)
	  Пылеподавитель, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1,47)  
	-  

	02-01-016-22
	      5,2 м3, категория грунтов по трудности экскавации 2
	37608,99 
	149,49 
	32393,86 
	328,86 
	5065,64 
	10,88 

	(101-9741)
	  Пылеподавитель, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1,47)  
	-  

	02-01-016-23
	      5,2 м3, категория грунтов по трудности экскавации 3
	32259,96 
	188,10 
	28550,29 
	339,72 
	3521,57 
	13,69 

	(101-9741)
	  Пылеподавитель, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1,2)  
	-  

	02-01-016-24
	      5,2 м3, категория грунтов по трудности экскавации 4
	34330,17 
	233,44 
	31444,72 
	409,89 
	2652,01 
	16,99 

	(101-9741)
	  Пылеподавитель, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1,29)  
	-  

	02-01-016-25
	      5,2 м3, категория грунтов по трудности экскавации 5
	34446,10 
	267,52 
	31526,57 
	461,45 
	2652,01 
	19,47 

	(101-9741)
	  Пылеподавитель, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1,38)  
	-  

	Таблица 02-01-017. Разработка и погрузка грунта в автомобили-самосвалы грузоподъемностью 40-42 т экскаваторами с рабочим оборудованием прямая лопата 

   

	
	Измеритель: 1000 м3

	
	Разработка и погрузка грунта в автомобили-самосвалы грузоподъемностью 40-42 т экскаваторами с нормальным рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша:

	02-01-017-01
	      8 м3, категория грунтов по трудности экскавации 1
	10049,70 
	95,93 
	6432,20 
	195,58 
	3521,57 
	7,08 

	(101-9741)
	  Пылеподавитель, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,74)  
	-  

	02-01-017-02
	      8 м3, категория грунтов по трудности экскавации 2
	8939,83 
	97,70 
	6498,93 
	198,66 
	2343,20 
	7,21 

	(101-9741)
	  Пылеподавитель, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1,74)  
	-  

	02-01-017-03
	      8 м3, категория грунтов по трудности экскавации 3
	8948,99 
	141,19 
	7244,76 
	244,02 
	1563,04 
	10,42 

	(101-9741)
	  Пылеподавитель, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,65)  
	-  

	02-01-017-04
	      8 м3, категория грунтов по трудности экскавации 4
	9204,32 
	161,65 
	7869,72 
	273,55 
	1172,95 
	11,93 

	(101-9741)
	  Пылеподавитель, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,65)  
	-  

	02-01-017-05
	      8 м3, категория грунтов по трудности экскавации 5
	10868,26 
	201,60 
	9493,71 
	338,24 
	1172,95 
	15,09 

	(101-9741)
	  Пылеподавитель, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,74)  
	-  

	02-01-017-06
	      6,3 м3, категория грунтов по трудности экскавации 1
	10126,21 
	107,86 
	6496,78 
	211,83 
	3521,57 
	7,96 

	(101-9741)
	  Пылеподавитель, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,74)  
	-  

	02-01-017-07
	      6,3 м3, категория грунтов по трудности экскавации 2
	9914,92 
	125,61 
	7446,11 
	243,01 
	2343,20 
	9,27 

	(101-9741)
	  Пылеподавитель, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1,74)  
	-  

	02-01-017-08
	      6,3 м3, категория грунтов по трудности экскавации 3
	9072,76 
	160,16 
	7349,56 
	270,34 
	1563,04 
	11,82 

	(101-9741)
	  Пылеподавитель, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,65)  
	-  

	02-01-017-09
	      6,3 м3, категория грунтов по трудности экскавации 4
	10365,29 
	204,47 
	8987,87 
	338,42 
	1172,95 
	15,09 

	(101-9741)
	  Пылеподавитель, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,65)  
	-  

	02-01-017-10
	      6,3 м3, категория грунтов по трудности экскавации 5
	11696,68 
	236,18 
	10287,55 
	389,61 
	1172,95 
	17,43 

	(101-9741)
	  Пылеподавитель, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,74)  
	-  

	02-01-017-11
	      5,2 м3, категория грунтов по трудности экскавации 1
	13641,95 
	114,36 
	7676,37 
	247,08 
	5851,22 
	8,44 

	(101-9741)
	  Пылеподавитель, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1,11)  
	-  

	02-01-017-12
	      5,2 м3, категория грунтов по трудности экскавации 2
	12513,91 
	134,42 
	8478,67 
	279,97 
	3900,82 
	9,92 

	(101-9741)
	  Пылеподавитель, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1,2)  
	-  

	02-01-017-13
	      5,2 м3, категория грунтов по трудности экскавации 3
	11220,36 
	179,13 
	8305,24 
	315,83 
	2735,99 
	13,22 

	(101-9741)
	  Пылеподавитель, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1,01)  
	-  

	02-01-017-14
	      5,2 м3, категория грунтов по трудности экскавации 4
	11240,66 
	211,09 
	8965,39 
	362,10 
	2064,18 
	15,8 

	(101-9741)
	  Пылеподавитель, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1,01)  
	-  

	02-01-017-15
	      5,2 м3, категория грунтов по трудности экскавации 5
	12065,30 
	237,98 
	9763,14 
	395,07 
	2064,18 
	17,32 

	(101-9741)
	  Пылеподавитель, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1,11)  
	-  

	02-01-017-16
	      4 м3, категория грунтов по трудности экскавации 1
	15406,03 
	137,80 
	9417,01 
	280,39 
	5851,22 
	10,17 

	(101-9741)
	  Пылеподавитель, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1,2)  
	-  

	02-01-017-17
	      4 м3, категория грунтов по трудности экскавации 2
	14469,36 
	583,60 
	9984,94 
	314,05 
	3900,82 
	43,07 

	(101-9741)
	  Пылеподавитель, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1,2)  
	-  

	02-01-017-18
	      4 м3, категория грунтов по трудности экскавации 3
	13233,85 
	577,37 
	9920,49 
	342,09 
	2735,99 
	42,61 

	(101-9741)
	  Пылеподавитель, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1,01)  
	-  

	02-01-017-19
	      4 м3, категория грунтов по трудности экскавации 4
	14526,99 
	684,41 
	11778,40 
	424,06 
	2064,18 
	50,51 

	(101-9741)
	  Пылеподавитель, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1,11)  
	-  

	02-01-017-20
	      4 м3, категория грунтов по трудности экскавации 5
	15569,00 
	744,30 
	12760,52 
	460,12 
	2064,18 
	54,93 

	(101-9741)
	  Пылеподавитель, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1,2)  
	-  

	Таблица 02-01-018. Разработка и погрузка грунта в автомобили-самосвалы грузоподъемностью 30 т экскаваторами с рабочим оборудованием прямая лопата 

   

	
	Измеритель: 1000 м3

	
	Разработка и погрузка грунта в автомобили-самосвалы грузоподъемностью 30 т экскаваторами с нормальным рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша:

	02-01-018-01
	      8 м3, категория грунтов по трудности экскавации 1
	9455,03 
	101,90 
	5831,56 
	203,72 
	3521,57 
	7,52 

	(101-9741)
	  Пылеподавитель, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,74)  
	-  

	02-01-018-02
	      8 м3, категория грунтов по трудности экскавации 2
	8834,60 
	122,49 
	6368,91 
	230,14 
	2343,20 
	9,04 

	(101-9741)
	  Пылеподавитель, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,74)  
	-  

	02-01-018-03
	      8 м3, категория грунтов по трудности экскавации 3
	8259,41 
	144,71 
	6551,66 
	249,32 
	1563,04 
	10,68 

	(101-9741)
	  Пылеподавитель, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,65)  
	-  

	02-01-018-04
	      8 м3, категория грунтов по трудности экскавации 4
	9596,48 
	190,24 
	8233,29 
	320,74 
	1172,95 
	14,04 

	(101-9741)
	  Пылеподавитель, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,74)  
	-  

	02-01-018-05
	      8 м3, категория грунтов по трудности экскавации 5
	9748,44 
	196,61 
	8378,88 
	327,92 
	1172,95 
	14,51 

	(101-9741)
	  Пылеподавитель, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,74)  
	-  

	02-01-018-06
	      6,3 м3, категория грунтов по трудности экскавации 1
	9563,77 
	117,21 
	5924,99 
	223,11 
	3521,57 
	8,65 

	(101-9741)
	  Пылеподавитель, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,74)  
	-  

	02-01-018-07
	      6,3 м3, категория грунтов по трудности экскавации 2
	9404,76 
	141,87 
	6919,69 
	262,97 
	2343,20 
	10,47 

	(101-9741)
	  Пылеподавитель, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,83)  
	-  

	02-01-018-08
	      6,3 м3, категория грунтов по трудности экскавации 3
	9302,12 
	188,10 
	7550,98 
	311,31 
	1563,04 
	13,69 

	(101-9741)
	  Пылеподавитель, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,74)  
	-  

	02-01-018-09
	      6,3 м3, категория грунтов по трудности экскавации 4
	9816,62 
	220,59 
	8423,08 
	358,73 
	1172,95 
	16,28 

	(101-9741)
	  Пылеподавитель, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,74)  
	-  

	02-01-018-10
	      6,3 м3, категория грунтов по трудности экскавации 5
	11629,95 
	274,28 
	10182,72 
	441,69 
	1172,95 
	20,53 

	(101-9741)
	  Пылеподавитель, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,83)  
	-  

	02-01-018-11
	      5,2 м3, категория грунтов по трудности экскавации 1
	12784,01 
	127,23 
	6805,56 
	265,10 
	5851,22 
	9,39 

	(101-9741)
	  Пылеподавитель, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1,11)  
	-  

	02-01-018-12
	      5,2 м3, категория грунтов по трудности экскавации 2
	11432,32 
	140,38 
	7391,12 
	288,84 
	3900,82 
	10,36 

	(101-9741)
	  Пылеподавитель, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1,2)  
	-  

	02-01-018-13
	      5,2 м3, категория грунтов по трудности экскавации 3
	9789,07 
	182,25 
	6870,83 
	309,49 
	2735,99 
	13,45 

	(101-9741)
	  Пылеподавитель, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,92)  
	-  

	02-01-018-14
	      5,2 м3, категория грунтов по трудности экскавации 4
	10201,59 
	217,48 
	7919,93 
	366,54 
	2064,18 
	16,05 

	(101-9741)
	  Пылеподавитель, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1,01)  
	-  

	02-01-018-15
	      5,2 м3, категория грунтов по трудности экскавации 5
	11088,59 
	247,83 
	8776,58 
	411,88 
	2064,18 
	18,29 

	(101-9741)
	  Пылеподавитель, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1,11)  
	-  

	02-01-018-16
	      4 м3, категория грунтов по трудности экскавации 1
	14352,73 
	145,12 
	8356,39 
	294,54 
	5851,22 
	10,71 

	(101-9741)
	  Пылеподавитель, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1,2)  
	-  

	02-01-018-17
	      4 м3, категория грунтов по трудности экскавации 2
	12843,39 
	163,14 
	8779,43 
	316,17 
	3900,82 
	12,04 

	(101-9741)
	  Пылеподавитель, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1,2)  
	-  

	02-01-018-18
	      4 м3, категория грунтов по трудности экскавации 3
	11936,45 
	207,86 
	8992,60 
	350,87 
	2735,99 
	15,34 

	(101-9741)
	  Пылеподавитель, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1,01)  
	-  

	02-01-018-19
	      4 м3, категория грунтов по трудности экскавации 4
	12850,04 
	253,84 
	10532,02 
	423,08 
	2064,18 
	19 

	(101-9741)
	  Пылеподавитель, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1,11)  
	-  

	02-01-018-20
	      4 м3, категория грунтов по трудности экскавации 5
	14456,93 
	308,53 
	12084,22 
	493,56 
	2064,18 
	22,77 

	(101-9741)
	  Пылеподавитель, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1,2)  
	-  

	Таблица 02-01-019. Разработка и погрузка грунта в автомобили-самосвалы грузоподъемностью 27 т экскаваторами с рабочим оборудованием прямая лопата 

   

	
	Измеритель: 1000 м3

	
	Разработка и погрузка грунта в автомобили-самосвалы грузоподъемностью 27 т экскаваторами с нормальным рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша:

	02-01-019-01
	      8 м3, категория грунтов по трудности экскавации 1
	9567,24 
	106,37 
	5939,30 
	208,73 
	3521,57 
	7,85 

	(101-9741)
	  Пылеподавитель, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,74)  
	-  

	02-01-019-02
	      8 м3, категория грунтов по трудности экскавации 2
	8859,10 
	123,58 
	6392,32 
	230,58 
	2343,20 
	9,12 

	(101-9741)
	  Пылеподавитель, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,74)  
	-  

	02-01-019-03
	      8 м3, категория грунтов по трудности экскавации 3
	8140,04 
	140,38 
	6436,62 
	244,08 
	1563,04 
	10,36 

	(101-9741)
	  Пылеподавитель, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,65)  
	-  

	02-01-019-04
	      8 м3, категория грунтов по трудности экскавации 4
	8957,38 
	182,25 
	7602,18 
	300,75 
	1172,95 
	13,45 

	(101-9741)
	  Пылеподавитель, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,74)  
	-  

	02-01-019-05
	      8 м3, категория грунтов по трудности экскавации 5
	10375,74 
	219,10 
	8983,69 
	357,89 
	1172,95 
	16,17 

	(101-9741)
	  Пылеподавитель, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,74)  
	-  

	02-01-019-06
	      6,3 м3, категория грунтов по трудности экскавации 1
	9722,37 
	123,58 
	6077,22 
	231,68 
	3521,57 
	9,12 

	(101-9741)
	  Пылеподавитель, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,74)  
	-  

	02-01-019-07
	      6,3 м3, категория грунтов по трудности экскавации 2
	9452,97 
	144,85 
	6964,92 
	268,30 
	2343,20 
	10,69 

	(101-9741)
	  Пылеподавитель, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,83)  
	-  

	02-01-019-08
	      6,3 м3, категория грунтов по трудности экскавации 3
	8385,89 
	166,26 
	6656,59 
	275,26 
	1563,04 
	12,27 

	(101-9741)
	  Пылеподавитель, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,65)  
	-  

	02-01-019-09
	      6,3 м3, категория грунтов по трудности экскавации 4
	9690,52 
	212,82 
	8304,75 
	352,00 
	1172,95 
	15,93 

	(101-9741)
	  Пылеподавитель, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,74)  
	-  

	02-01-019-10
	      6,3 м3, категория грунтов по трудности экскавации 5
	11318,26 
	265,44 
	9879,87 
	425,50 
	1172,95 
	19,59 

	(101-9741)
	  Пылеподавитель, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,83)  
	-  

	02-01-019-11
	      5,2 м3, категория грунтов по трудности экскавации 1
	13340,74 
	138,89 
	7350,63 
	286,76 
	5851,22 
	10,25 

	(101-9741)
	  Пылеподавитель, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1,2)  
	-  

	02-01-019-12
	      5,2 м3, категория грунтов по трудности экскавации 2
	11804,54 
	163,14 
	7740,58 
	315,20 
	3900,82 
	12,04 

	(101-9741)
	  Пылеподавитель, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1,2)  
	-  

	02-01-019-13
	      5,2 м3, категория грунтов по трудности экскавации 3
	10258,62 
	185,50 
	7337,13 
	324,34 
	2735,99 
	13,69 

	(101-9741)
	  Пылеподавитель, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1,01)  
	-  

	02-01-019-14
	      5,2 м3, категория грунтов по трудности экскавации 4
	10986,04 
	241,46 
	8680,40 
	405,16 
	2064,18 
	17,82 

	(101-9741)
	  Пылеподавитель, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1,11)  
	-  

	02-01-019-15
	      5,2 м3, категория грунтов по трудности экскавации 5
	11593,19 
	276,56 
	9252,45 
	447,16 
	2064,18 
	20,41 

	(101-9741)
	  Пылеподавитель, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1,11)  
	-  

	02-01-019-16
	      4 м3 , категория грунтов по трудности экскавации 1
	14427,53 
	147,70 
	8428,61 
	298,02 
	5851,22 
	10,9 

	(101-9741)
	  Пылеподавитель, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1,2)  
	-  

	02-01-019-17
	      4 м3 , категория грунтов по трудности экскавации 2
	13081,49 
	174,25 
	9006,42 
	328,93 
	3900,82 
	12,86 

	(101-9741)
	  Пылеподавитель, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1,2)  
	-  

	02-01-019-18
	      4 м3 , категория грунтов по трудности экскавации 3
	12159,84 
	217,48 
	9206,37 
	361,64 
	2735,99 
	16,05 

	(101-9741)
	  Пылеподавитель, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1,01)  
	-  

	02-01-019-19
	      4 м3 , категория грунтов по трудности экскавации 4
	13522,89 
	284,55 
	11174,16 
	457,43 
	2064,18 
	21 

	(101-9741)
	  Пылеподавитель, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1,11)  
	-  

	02-01-019-20
	      4 м3 , категория грунтов по трудности экскавации 5
	15292,42 
	343,76 
	12884,48 
	536,87 
	2064,18 
	25,37 

	(101-9741)
	  Пылеподавитель, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1,12)  
	-  

	Таблица 02-01-020. Разработка и погрузка грунта в автомобили-самосвалы грузоподъемностью 20 т экскаваторами с рабочим оборудованием прямая лопата 

   

	
	Измеритель: 1000 м3

	
	Разработка и погрузка грунта в автомобили-самосвалы грузоподъемностью 20 т экскаваторами с нормальным рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша:

	02-01-020-01
	      8 м3, категория грунтов по трудности экскавации 1
	8798,37 
	113,82 
	5758,94 
	209,90 
	2925,61 
	8,4 

	(101-9741)
	  Пылеподавитель, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,65)  
	-  

	02-01-020-02
	      8 м3, категория грунтов по трудности экскавации 2
	8402,00 
	134,96 
	6313,92 
	236,32 
	1953,12 
	9,96 

	(101-9741)
	  Пылеподавитель, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,65)  
	-  

	02-01-020-03
	      8 м3, категория грунтов по трудности экскавации 3
	7419,29 
	157,59 
	6088,75 
	246,05 
	1172,95 
	11,63 

	(101-9741)
	  Пылеподавитель, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,46)  
	-  

	02-01-020-04
	      8 м3, категория грунтов по трудности экскавации 4
	8909,44 
	206,23 
	7809,27 
	315,25 
	893,94 
	15,22 

	(101-9741)
	  Пылеподавитель, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,55)  
	-  

	02-01-020-05
	      8 м3, категория грунтов по трудности экскавации 5
	10183,65 
	236,58 
	9053,13 
	370,55 
	893,94 
	17,46 

	(101-9741)
	  Пылеподавитель, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,65)  
	-  

	02-01-020-06
	      6,3 м3, категория грунтов по трудности экскавации 1
	9007,64 
	135,23 
	5946,80 
	236,80 
	2925,61 
	9,98 

	(101-9741)
	  Пылеподавитель, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,65)  
	-  

	02-01-020-07
	      6,3 м3, категория грунтов по трудности экскавации 2
	8070,17 
	136,58 
	5980,47 
	238,49 
	1953,12 
	10,08 

	(101-9741)
	  Пылеподавитель, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,65)  
	-  

	02-01-020-08
	      6,3 м3, категория грунтов по трудности экскавации 3
	8148,93 
	188,62 
	6787,36 
	293,64 
	1172,95 
	13,92 

	(101-9741)
	  Пылеподавитель, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,55)  
	-  

	02-01-020-09
	      6,3 м3, категория грунтов по трудности экскавации 4
	9851,17 
	251,76 
	8705,47 
	386,34 
	893,94 
	18,58 

	(101-9741)
	  Пылеподавитель, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,65)  
	-  

	02-01-020-10
	      6,3 м3, категория грунтов по трудности экскавации 5
	11001,60 
	299,05 
	9808,61 
	437,18 
	893,94 
	22,07 

	(101-9741)
	  Пылеподавитель, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,65)  
	-  

	02-01-020-11
	      5,2 м3, категория грунтов по трудности экскавации 1
	10992,78 
	139,29 
	6167,09 
	257,61 
	4686,40 
	10,28 

	(101-9741)
	  Пылеподавитель, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,92)  
	-  

	02-01-020-12
	      5,2 м3, категория грунтов по трудности экскавации 2
	9865,69 
	166,94 
	6583,51 
	260,82 
	3115,24 
	12,32 

	(101-9741)
	  Пылеподавитель, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1,01)  
	-  

	02-01-020-13
	      5,2 м3, категория грунтов по трудности экскавации 3
	8461,89 
	196,61 
	6312,16 
	307,80 
	1953,12 
	14,51 

	(101-9741)
	  Пылеподавитель, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,74)  
	-  

	02-01-020-14
	      5,2 м3, категория грунтов по трудности экскавации 4
	9509,60 
	259,08 
	7771,46 
	396,90 
	1479,06 
	19,12 

	(101-9741)
	  Пылеподавитель, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,83)  
	-  

	02-01-020-15
	      5,2 м3, категория грунтов по трудности экскавации 5
	9756,38 
	271,81 
	8005,51 
	414,14 
	1479,06 
	20,06 

	(101-9741)
	  Пылеподавитель, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,83)  
	-  

	02-01-020-16
	      4 м3, категория грунтов по трудности экскавации 1
	12989,11 
	169,51 
	8133,20 
	304,83 
	4686,40 
	12,51 

	(101-9741)
	  Пылеподавитель, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1,01)  
	-  

	02-01-020-17
	      4 м3, категория грунтов по трудности экскавации 2
	11756,80 
	183,87 
	8457,69 
	321,82 
	3115,24 
	13,57 

	(101-9741)
	  Пылеподавитель, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1,01)  
	-  

	02-01-020-18
	      4 м3, категория грунтов по трудности экскавации 3
	11068,87 
	238,21 
	8877,54 
	367,67 
	1953,12 
	17,58 

	(101-9741)
	  Пылеподавитель, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,83)  
	-  

	02-01-020-19
	      4 м3, категория грунтов по трудности экскавации 4
	11715,47 
	283,06 
	9953,35 
	424,99 
	1479,06 
	20,89 

	(101-9741)
	  Пылеподавитель, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,83)  
	-  

	02-01-020-20
	      4 м3, категория грунтов по трудности экскавации 5
	14054,02 
	364,50 
	12210,46 
	523,60 
	1479,06 
	26,9 

	(101-9741)
	  Пылеподавитель, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,92)  
	-  

	Таблица 02-01-021. Разработка и погрузка грунта в автомобили-самосвалы грузоподъемностью 13,5 т экскаваторами с рабочим оборудованием прямая лопата 

   

	
	Измеритель: 1000 м3

	
	Разработка и погрузка грунта в автомобили-самосвалы грузоподъемностью 13,5 т экскаваторами с нормальным рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша:

	02-01-021-01
	      5,2 м3, категория грунтов по трудности экскавации 1
	9410,57 
	99,67 
	4624,50 
	252,69 
	4686,40 
	7,46 

	(101-9741)
	  Пылеподавитель, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,92)  
	-  

	02-01-021-02
	      5,2 м3, категория грунтов по трудности экскавации 2
	8189,71 
	114,63 
	4959,84 
	279,42 
	3115,24 
	8,58 

	(101-9741)
	  Пылеподавитель, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,92)  
	-  

	02-01-021-03
	      5,2 м3, категория грунтов по трудности экскавации 3
	6865,24 
	133,47 
	4778,65 
	287,99 
	1953,12 
	9,99 

	(101-9741)
	  Пылеподавитель, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,74)  
	-  

	02-01-021-04
	      5,2 м3, категория грунтов по трудности экскавации 4
	7632,91 
	178,09 
	5975,76 
	373,27 
	1479,06 
	13,33 

	(101-9741)
	  Пылеподавитель, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,83)  
	-  

	02-01-021-05
	      5,2 м3, категория грунтов по трудности экскавации 5
	9098,00 
	239,84 
	7379,10 
	474,12 
	1479,06 
	17,7 

	(101-9741)
	  Пылеподавитель, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,92)  
	-  

	02-01-021-06
	      4 м3, категория грунтов по трудности экскавации 1
	10764,55 
	116,77 
	5961,38 
	281,77 
	4686,40 
	8,74 

	(101-9741)
	  Пылеподавитель, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,92)  
	-  

	02-01-021-07
	      4 м3, категория грунтов по трудности экскавации 2
	10034,57 
	136,41 
	6782,92 
	322,52 
	3115,24 
	10,21 

	(101-9741)
	  Пылеподавитель, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1,01)  
	-  

	02-01-021-08
	      4 м3, категория грунтов по трудности экскавации 3
	9747,22 
	182,90 
	7611,20 
	381,08 
	1953,12 
	13,69 

	(101-9741)
	  Пылеподавитель, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,83)  
	-  

	02-01-021-09
	      4 м3, категория грунтов по трудности экскавации 4
	10142,35 
	212,82 
	8450,47 
	428,31 
	1479,06 
	15,93 

	(101-9741)
	  Пылеподавитель, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,83)  
	-  

	02-01-021-10
	      4 м3, категория грунтов по трудности экскавации 5
	14355,95 
	326,38 
	12550,51 
	644,08 
	1479,06 
	24,43 

	(101-9741)
	  Пылеподавитель, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1,11)  
	-  

	Таблица 02-01-022. Разработка и погрузка грунта в автомобили-самосвалы грузоподъемностью 12 т экскаваторами с рабочим оборудованием прямая лопата 

   

	
	Измеритель: 1000 м3

	
	Разработка и погрузка грунта в автомобили-самосвалы грузоподъемностью 12 т экскаваторами с нормальным рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша:

	02-01-022-01
	      5,2 м3, категория грунтов по трудности экскавации 1
	9614,33 
	108,75 
	4819,18 
	267,79 
	4686,40 
	8,14 

	(101-9741)
	  Пылеподавитель, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,92)  
	-  

	02-01-022-02
	      5,2 м3, категория грунтов по трудности экскавации 2
	8762,40 
	130,13 
	5517,03 
	312,73 
	3115,24 
	9,74 

	(101-9741)
	  Пылеподавитель, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1,01)  
	-  

	02-01-022-03
	      5,2 м3, категория грунтов по трудности экскавации 3
	7251,63 
	151,24 
	5147,27 
	318,59 
	1953,12 
	11,32 

	(101-9741)
	  Пылеподавитель, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,74)  
	-  

	02-01-022-04
	      5,2 м3, категория грунтов по трудности экскавации 4
	8124,61 
	201,74 
	6443,81 
	412,17 
	1479,06 
	15,1 

	(101-9741)
	  Пылеподавитель, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,83)  
	-  

	02-01-022-05
	      5,2 м3, категория грунтов по трудности экскавации 5
	8959,87 
	228,59 
	7252,22 
	464,33 
	1479,06 
	17,11 

	(101-9741)
	  Пылеподавитель, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,92)  
	-  

	02-01-022-06
	      4 м3, категория грунтов по трудности экскавации 1
	10445,96 
	106,75 
	5652,81 
	265,73 
	4686,40 
	7,99 

	(101-9741)
	  Пылеподавитель, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,92)  
	-  

	02-01-022-07
	      4 м3, категория грунтов по трудности экскавации 2
	9730,56 
	126,39 
	6488,93 
	308,85 
	3115,24 
	9,46 

	(101-9741)
	  Пылеподавитель, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1,01)  
	-  

	02-01-022-08
	      4 м3, категория грунтов по трудности экскавации 3
	9559,07 
	178,09 
	7427,86 
	371,32 
	1953,12 
	13,33 

	(101-9741)
	  Пылеподавитель, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,83)  
	-  

	02-01-022-09
	      4 м3, категория грунтов по трудности экскавации 4
	9645,14 
	194,11 
	7971,97 
	402,48 
	1479,06 
	14,75 

	(101-9741)
	  Пылеподавитель, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,83)  
	-  

	02-01-022-10
	      4 м3, категория грунтов по трудности экскавации 5
	12887,57 
	289,43 
	11119,08 
	571,62 
	1479,06 
	21,36 

	(101-9741)
	  Пылеподавитель, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1,01)  
	-  

	Раздел 4. ЭКСКАВАТОРНОЕ ОТВАЛООБРАЗОВАНИЕ 

   

	Таблица 02-01-027. Отвалообразование грунта экскаваторами с нормальным рабочим оборудованием прямая лопата 

   

	
	Измеритель: 1000 м3

	
	Отвалообразование грунта экскаваторами с нормальным рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша:

	02-01-027-01
	      12,5 м3, категория грунтов по трудности экскавации 1
	7160,59 
	463,92 
	5938,07 
	257,42 
	758,60 
	33,28 

	02-01-027-02
	      12,5 м3, категория грунтов по трудности экскавации 2
	8273,78 
	470,48 
	7044,70 
	305,37 
	758,60 
	33,75 

	02-01-027-03
	      12,5 м3, категория грунтов по трудности экскавации 3
	10739,18 
	481,91 
	9498,67 
	394,31 
	758,60 
	34,57 

	02-01-027-04
	      12,5 м3, категория грунтов по трудности экскавации 4
	13193,35 
	493,48 
	11941,27 
	487,54 
	758,60 
	35,4 

	02-01-027-05
	      12,5 м3, категория грунтов по трудности экскавации 5
	14352,99 
	500,03 
	13094,36 
	539,90 
	758,60 
	35,87 

	02-01-027-06
	      8 м3, категория грунтов по трудности экскавации 1
	9195,23 
	943,74 
	6695,96 
	302,89 
	1555,53 
	67,7 

	02-01-027-07
	      8 м3, категория грунтов по трудности экскавации 2
	10497,38 
	952,38 
	7989,47 
	368,20 
	1555,53 
	68,32 

	02-01-027-08
	      8 м3, категория грунтов по трудности экскавации 3
	12782,89 
	967,16 
	10260,20 
	463,64 
	1555,53 
	69,38 

	02-01-027-09
	      8 м3, категория грунтов по трудности экскавации 4
	14711,50 
	982,07 
	12173,90 
	566,64 
	1555,53 
	70,45 

	02-01-027-10
	      8 м3, категория грунтов по трудности экскавации 5
	16068,97 
	993,50 
	13519,94 
	622,32 
	1555,53 
	71,27 

	02-01-027-11
	      6,3 м3, категория грунтов по трудности экскавации 1
	10600,83 
	955,73 
	8089,57 
	387,20 
	1555,53 
	68,56 

	02-01-027-12
	      6,3 м3, категория грунтов по трудности экскавации 2
	12724,35 
	968,83 
	10199,99 
	474,43 
	1555,53 
	69,5 

	02-01-027-13
	      6,3 м3, категория грунтов по трудности экскавации 3
	15643,99 
	991,83 
	13096,63 
	616,47 
	1555,53 
	71,15 

	02-01-027-14
	      6,3 м3, категория грунтов по трудности экскавации 4
	18678,48 
	1013,30 
	16109,65 
	762,73 
	1555,53 
	72,69 

	02-01-027-15
	      6,3 м3, категория грунтов по трудности экскавации 5
	20371,34 
	1024,73 
	17791,08 
	840,61 
	1555,53 
	73,51 

	02-01-027-16
	      4,6 м3, категория грунтов по трудности экскавации 1
	12895,74 
	1276,49 
	9519,08 
	474,08 
	2100,17 
	91,57 

	02-01-027-17
	      4,6 м3, категория грунтов по трудности экскавации 2
	14331,16 
	1287,92 
	10943,07 
	553,55 
	2100,17 
	92,39 

	02-01-027-18
	      4,6 м3, категория грунтов по трудности экскавации 3
	17457,37 
	1309,38 
	14047,82 
	701,24 
	2100,17 
	93,93 

	02-01-027-19
	      4,6 м3, категория грунтов по трудности экскавации 4
	20429,52 
	1334,06 
	16995,29 
	854,04 
	2100,17 
	95,7 

	02-01-027-20
	      4,6 м3, категория грунтов по трудности экскавации 5
	22598,03 
	1348,83 
	19149,03 
	958,86 
	2100,17 
	96,76 

	Таблица 02-01-028. Отвалообразование грунта экскаваторами с удлиненным рабочим оборудованием прямая лопата 

   

	
	Измеритель: 1000 м3

	
	Отвалообразование грунта экскаваторами с удлиненным рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша 4 м3, категория грунтов по трудности экскавации:

	02-01-028-01
	      1
	16940,59 
	1301,16 
	13539,26 
	639,94 
	2100,17 
	93,34 

	02-01-028-02
	      2
	19310,72 
	1315,94 
	15894,61 
	749,11 
	2100,17 
	94,4 

	02-01-028-03
	      3
	24155,95 
	1348,83 
	20706,95 
	960,86 
	2100,17 
	96,76 

	02-01-028-04
	      4
	28553,42 
	1380,06 
	25073,19 
	1180,73 
	2100,17 
	99 

	Таблица 02-01-029. Отвалообразование грунта экскаваторами с рабочим оборудованием «драглайн» 

   

	
	Измеритель: 1000 м3

	
	Отвалообразование грунта экскаваторами с рабочим оборудованием «драглайн», вместимость ковша:

	02-01-029-01
	      15 м3, категория грунтов по трудности экскавации 1
	9526,36 
	118,30 
	9262,55 
	356,09 
	145,51 
	8,61 

	02-01-029-02
	      15 м3, категория грунтов по трудности экскавации 2
	10936,92 
	124,62 
	10666,79 
	411,16 
	145,51 
	9,07 

	02-01-029-03
	      15 м3, категория грунтов по трудности экскавации 3
	13921,27 
	136,18 
	13639,58 
	524,81 
	145,51 
	10,05 

	02-01-029-04
	      15 м3, категория грунтов по трудности экскавации 4
	16937,03 
	150,68 
	16640,84 
	647,67 
	145,51 
	11,12 

	02-01-029-05
	      13 м3, категория грунтов по трудности экскавации 1
	8622,78 
	186,45 
	8177,06 
	340,17 
	259,27 
	13,57 

	02-01-029-06
	      13 м3, категория грунтов по трудности экскавации 2
	11326,89 
	195,72 
	10985,66 
	423,50 
	145,51 
	14,04 

	02-01-029-07
	      13 м3, категория грунтов по трудности экскавации 3
	14176,68 
	204,61 
	13826,56 
	529,27 
	145,51 
	15,1 

	02-01-029-08
	      13 м3, категория грунтов по трудности экскавации 4
	17622,26 
	220,59 
	17256,16 
	671,48 
	145,51 
	16,28 

	02-01-029-09
	      10 м3, категория грунтов по трудности экскавации 1
	11264,06 
	158,15 
	10960,40 
	450,21 
	145,51 
	11,51 

	02-01-029-10
	      10 м3, категория грунтов по трудности экскавации 2
	12961,07 
	166,94 
	12534,86 
	515,99 
	259,27 
	12,15 

	02-01-029-11
	      10 м3, категория грунтов по трудности экскавации 3
	15643,30 
	184,80 
	15275,85 
	657,51 
	182,65 
	13,45 

	02-01-029-12
	      10 м3, категория грунтов по трудности экскавации 4
	19281,73 
	206,23 
	18892,85 
	826,84 
	182,65 
	15,22 

	02-01-029-13
	      6 м3, категория грунтов по трудности экскавации 1
	15063,63 
	233,44 
	14647,54 
	676,61 
	182,65 
	16,99 

	02-01-029-14
	      6 м3, категория грунтов по трудности экскавации 2
	17549,70 
	247,83 
	17119,22 
	782,50 
	182,65 
	18,29 

	02-01-029-15
	      6 м3, категория грунтов по трудности экскавации 3
	22963,64 
	276,56 
	22504,43 
	1010,04 
	182,65 
	20,41 

	02-01-029-16
	      6 м3, категория грунтов по трудности экскавации 4
	29320,18 
	315,04 
	28822,49 
	1294,32 
	182,65 
	23,25 

	Раздел 5. БУЛЬДОЗЕРНОЕ ОТВАЛООБРАЗОВАНИЕ 

   

	Таблица 02-01-034. Отвалообразование грунта бульдозерами при автомобильном транспорте 

   

	
	Измеритель: 1000 м3

	
	Отвалообразование грунта бульдозерами при автомобильном транспорте, мощность базового трактора:

	02-01-034-01
	      272 кВт (370 л.с.), категория грунтов по трудности экскавации 1 и 2
	3817,27 
	46,34 
	2893,25 
	89,85 
	877,68 
	3,57 

	(101-9741)
	  Пылеподавитель, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,13)  
	-  

	02-01-034-02
	      272 кВт (370 л.с.), категория грунтов по трудности экскавации 3
	3075,57 
	46,08 
	2598,77 
	76,86 
	430,72 
	3,55 

	(101-9741)
	  Пылеподавитель, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,09)  
	-  

	02-01-034-03
	      272 кВт (370 л.с.), категория грунтов по трудности экскавации 4 и 5
	3389,52 
	63,21 
	3090,64 
	91,14 
	235,67 
	4,87 

	(101-9741)
	  Пылеподавитель, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,07)  
	-  

	02-01-034-04
	      228 кВт (310 л.с.), категория грунтов по трудности экскавации 1 и 2
	5074,91 
	63,21 
	3898,34 
	112,19 
	1113,36 
	4,87 

	(101-9741)
	  Пылеподавитель, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,16)  
	-  

	02-01-034-05
	      228 кВт (310 л.с.), категория грунтов по трудности экскавации 3
	4224,99 
	63,73 
	3614,06 
	97,76 
	547,20 
	4,91 

	(101-9741)
	  Пылеподавитель, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,12)  
	-  

	02-01-034-06
	      228 кВт (310 л.с.), категория грунтов по трудности экскавации 4 и 5
	4589,39 
	85,80 
	4211,03 
	117,80 
	292,56 
	6,61 

	(101-9741)
	  Пылеподавитель, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,09)  
	-  

	02-01-034-07
	      132 кВт (180 л.с.), категория грунтов по трудности экскавации 1 и 2
	5584,88 
	100,60 
	3845,40 
	141,96 
	1638,88 
	7,75 

	(101-9741)
	  Пылеподавитель, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,24)  
	-  

	02-01-034-08
	      132 кВт (180 л.с.), категория грунтов по трудности экскавации 3
	3990,53 
	100,08 
	3186,14 
	128,18 
	704,31 
	7,71 

	(101-9741)
	  Пылеподавитель, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,16)  
	-  

	02-01-034-09
	      132 кВт (180 л.с.), категория грунтов по трудности экскавации 4 и 5
	4271,82 
	136,16 
	3726,62 
	158,19 
	409,04 
	10,49 

	(101-9741)
	  Пылеподавитель, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,12)  
	-  

	02-01-034-10
	      118 кВт (160 л.с.), категория грунтов по трудности экскавации 1 и 2
	4985,47 
	105,27 
	3533,88 
	138,64 
	1346,32 
	8,11 

	(101-9741)
	  Пылеподавитель, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,2)  
	-  

	02-01-034-11
	      118 кВт (160 л.с.), категория грунтов по трудности экскавации 3
	3687,50 
	103,84 
	2998,54 
	124,65 
	585,12 
	8 

	(101-9741)
	  Пылеподавитель, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,13)  
	-  

	02-01-034-12
	      118 кВт (160 л.с.), категория грунтов по трудности экскавации 4 и 5
	3965,93 
	142,39 
	3501,18 
	158,22 
	322,36 
	10,97 

	(101-9741)
	  Пылеподавитель, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,09)  
	-  

	ОТДЕЛ 02. РАЗРАБОТКА ГРУНТА СКРЕПЕРАМИ 

   

	Таблица 02-02-001. Разработка и перемещение грунта самоходными скреперами на расстояние до 300 м 

   

	
	Измеритель: 1000 м3

	
	Разработка и перемещение грунта самоходными скреперами на расстояние до 300 м, вместимость ковша:

	02-02-001-01
	      25 м3, группа грунта по трудности разработки 1
	9572,50 
	80,28 
	9492,22 
	360,50 
	0,00 
	5,23 

	02-02-001-02
	      25 м3, группа грунта по трудности разработки 2
	11076,40 
	93,94 
	10982,46 
	412,73 
	0,00 
	6,12 

	02-02-001-03
	      15 м3, группа грунта по трудности разработки 1
	9593,16 
	138,61 
	9454,55 
	541,23 
	0,00 
	9,03 

	02-02-001-04
	      15 м3, группа грунта по трудности разработки 2
	11276,06 
	161,64 
	11114,42 
	632,16 
	0,00 
	10,53 

	02-02-001-05
	      10 м3, группа грунта по трудности разработки 1
	8805,53 
	196,02 
	8609,51 
	722,82 
	0,00 
	12,77 

	02-02-001-06
	      10 м3, группа грунта по трудности разработки 2
	10344,73 
	231,02 
	10113,71 
	850,36 
	0,00 
	15,05 

	Таблица 02-02-002. Перемещение грунта самоходными скреперами на каждые последующие 100 м сверх 300 м, предусмотренных расценками таблицы 02-02-001 

   

	
	Измеритель: 1000 м3

	
	Перемещение грунта самоходными скреперами на каждые последующие 100 м сверх 300 м, вместимость ковша:

	02-02-002-01
	      25 м3, группа грунта по трудности разработки 1
	927,51 
	0,00 
	927,51 
	20,13 
	0,00 
	 

	02-02-002-02
	      25 м3, группа грунта по трудности разработки 2
	977,79 
	0,00 
	977,79 
	21,21 
	0,00 
	 

	02-02-002-03
	      15 м3, группа грунта по трудности разработки 1
	777,92 
	0,00 
	777,92 
	29,53 
	0,00 
	 

	02-02-002-04
	      15 м3, группа грунта по трудности разработки 2
	831,33 
	0,00 
	831,33 
	31,54 
	0,00 
	 

	02-02-002-05
	      10 м3, группа грунта по трудности разработки 1
	735,84 
	0,00 
	735,84 
	54,85 
	0,00 
	 

	02-02-002-06
	      10 м3, группа грунта по трудности разработки 2
	814,67 
	0,00 
	814,67 
	60,72 
	0,00 
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