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Часть 4. Скважины

	Номера

расценок
	Наименование и характеристика

строительных работ и конструкций
	Прямые

затраты,

руб.
	В том числе, руб.
	Затраты

труда

рабочих,

чел.-ч.

	
	
	
	оплата

труда

рабочих
	эксплуатация машин
	материалы
	

	Коды

неучтенных

материалов
	Наименование и характеристика

неучтенных расценками материалов,

единица измерения
	
	
	всего
	в т.ч.

оплата

труда

машинистов
	расход

неучтенных

материалов
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Раздел 1. БУРЕНИЕ СКВАЖИН 

   

	Подраздел 1.1 РОТОРНОЕ БУРЕНИЕ 

   

	Таблица 04-01-001. Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем глубиной бурения до 50 м 

   

	
	Измеритель: 100 м бурения скважины

	
	Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем глубиной бурения до 50 м в грунтах группы:

	04-01-001-01
	      1
	5308,14 
	475,68 
	4753,02 
	365,79 
	79,44 
	47,19 

	(109-9031)
	  Долота трехшарошечные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,13)  
	-  

	(109-9032)
	  Долота лопастные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,24)  
	-  

	(999-9901)
	  МАТЕРИАЛЫ (см. примечание)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	04-01-001-02
	      2
	8490,97 
	720,72 
	7676,04 
	489,93 
	94,21 
	71,5 


	(109-9031)
	  Долота трехшарошечные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,25)  
	-  

	(109-9032)
	  Долота лопастные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,43)  
	-  

	(999-9901)
	  МАТЕРИАЛЫ (см. примечание)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	04-01-001-03
	      3
	15027,10 
	1285,50 
	13603,12 
	864,44 
	138,48 
	127,53 

	(109-9031)
	  Долота трехшарошечные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,715)  
	-  

	(109-9032)
	  Долота лопастные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,67)  
	-  

	(999-9901)
	  МАТЕРИАЛЫ (см. примечание)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	04-01-001-04
	      4
	23498,67 
	1999,67 
	21324,90 
	1307,14 
	174,10 
	198,38 

	(109-9031)
	  Долота трехшарошечные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1,29)  
	-  

	(109-9032)
	  Долота лопастные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1,13)  
	-  

	(999-9901)
	  МАТЕРИАЛЫ (см. примечание)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	04-01-001-05
	      5
	33769,58 
	2823,91 
	30700,00 
	1680,81 
	245,67 
	280,15 

	(109-9031)
	  Долота трехшарошечные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1,94)  
	-  

	(999-9901)
	  МАТЕРИАЛЫ (см. примечание)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	04-01-001-06
	      6
	49869,32 
	4109,31 
	45408,32 
	2268,08 
	351,69 
	407,67 

	(109-9031)
	  Долота трехшарошечные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(2,87)  
	-  

	(999-9901)
	  МАТЕРИАЛЫ (см. примечание)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	04-01-001-07
	      7
	70580,51 
	5727,05 
	64325,63 
	3021,67 
	527,83 
	568,16 

	(109-9031)
	  Долота трехшарошечные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(4,47)  
	-  

	(999-9901)
	  МАТЕРИАЛЫ (см. примечание)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	04-01-001-08
	      8
	101274,78 
	8128,51 
	92351,91 
	4138,98 
	794,36 
	806,4 

	(109-9031)
	  Долота трехшарошечные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(6,61)  
	-  

	(999-9901)
	  МАТЕРИАЛЫ (см. примечание)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	04-01-001-09
	      9
	160515,10 
	12758,05 
	146638,10 
	6306,87 
	1118,95 
	1265,68 

	(109-9031)
	  Долота трехшарошечные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(9,25)  
	-  

	(999-9901)
	  МАТЕРИАЛЫ (см. примечание)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	04-01-001-10
	      10
	213880,06 
	16972,30 
	195325,17 
	8246,40 
	1582,59 
	1683,76 

	(109-9031)
	  Долота трехшарошечные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(15,6)  
	-  

	(999-9901)
	  МАТЕРИАЛЫ (см. примечание)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	Примечание.

Затраты принимать с учетом приложений 4.4; 4.5 и 4.8.



	Таблица 04-01-002. Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем глубиной бурения до 100 м 

   

	
	Измеритель: 100 м бурения скважины

	
	Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем глубиной бурения до 100 м в грунтах группы:

	04-01-002-01
	      1
	5784,14 
	528,90 
	5156,69 
	405,91 
	98,55 
	52,47 

	(109-9031)
	  Долота трехшарошечные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,14)  
	-  

	(109-9032)
	  Долота лопастные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,245)  
	-  

	(999-9901)
	  МАТЕРИАЛЫ (см. примечание)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	04-01-002-02
	      2
	9030,69 
	773,24 
	8142,39 
	533,34 
	115,06 
	76,71 

	(109-9031)
	  Долота трехшарошечные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,26)  
	-  

	(109-9032)
	  Долота лопастные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,45)  
	-  

	(999-9901)
	  МАТЕРИАЛЫ (см. примечание)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	04-01-002-03
	      3
	16179,44 
	1409,69 
	14593,91 
	950,37 
	175,84 
	139,85 

	(109-9031)
	  Долота трехшарошечные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,77)  
	-  

	(109-9032)
	  Долота лопастные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,69)  
	-  

	(999-9901)
	  МАТЕРИАЛЫ (см. примечание)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	04-01-002-04
	      4
	24843,19 
	2154,60 
	22469,30 
	1422,53 
	219,29 
	213,75 

	(109-9031)
	  Долота трехшарошечные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1,34)  
	-  

	(109-9032)
	  Долота лопастные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1,19)  
	-  

	(999-9901)
	  МАТЕРИАЛЫ (см. примечание)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	04-01-002-05
	      5
	35316,94 
	2993,76 
	32023,63 
	1803,51 
	299,55 
	297 

	(109-9031)
	  Долота трехшарошечные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(2,05)  
	-  

	(999-9901)
	  МАТЕРИАЛЫ (см. примечание)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	04-01-002-06
	      6
	50714,07 
	4217,17 
	46054,84 
	2363,38 
	442,06 
	418,37 

	(109-9031)
	  Долота трехшарошечные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(3,01)  
	-  

	(999-9901)
	  МАТЕРИАЛЫ (см. примечание)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	04-01-002-07
	      7
	71430,21 
	5833,90 
	64962,46 
	3118,08 
	633,85 
	578,76 

	(109-9031)
	  Долота трехшарошечные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(4,69)  
	-  

	(999-9901)
	  МАТЕРИАЛЫ (см. примечание)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	04-01-002-08
	      8
	104118,26 
	8403,70 
	94753,35 
	4305,40 
	961,21 
	833,7 

	(109-9031)
	  Долота трехшарошечные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(6,87)  
	-  

	(999-9901)
	  МАТЕРИАЛЫ (см. примечание)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	04-01-002-09
	      9
	163495,83 
	13145,33 
	149005,61 
	6470,75 
	1344,89 
	1304,1 

	(109-9031)
	  Долота трехшарошечные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(9,7)  
	-  

	(999-9901)
	  МАТЕРИАЛЫ (см. примечание)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	04-01-002-10
	      10
	219133,54 
	17402,11 
	199825,58 
	8495,59 
	1905,85 
	1726,4 

	(109-9031)
	  Долота трехшарошечные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(16)  
	-  

	(999-9901)
	  МАТЕРИАЛЫ (см. примечание)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	Примечание.

Затраты принимать с учетом приложений 4.4; 4.5 и 4.8.



	Таблица 04-01-003. Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем глубиной бурения до 200 м 

   

	
	Измеритель: 100 м бурения скважины

	
	Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем глубиной бурения до 200 м в грунтах группы:

	04-01-003-01
	      1
	6723,23 
	612,66 
	5978,13 
	529,69 
	132,44 
	60,78 

	(109-9031)
	  Долота трехшарошечные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,18)  
	-  

	(109-9032)
	  Долота лопастные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,27)  
	-  

	(999-9901)
	  МАТЕРИАЛЫ (см. примечание)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	04-01-003-02
	      2
	10184,61 
	867,69 
	9160,14 
	665,94 
	156,78 
	86,08 

	(109-9031)
	  Долота трехшарошечные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,29)  
	-  

	(109-9032)
	  Долота лопастные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,46)  
	-  

	(999-9901)
	  МАТЕРИАЛЫ (см. примечание)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	04-01-003-03
	      3
	17766,94 
	1555,65 
	15985,05 
	1186,97 
	226,24 
	154,33 

	(109-9031)
	  Долота трехшарошечные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,885)  
	-  

	(109-9032)
	  Долота лопастные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,74)  
	-  

	(999-9901)
	  МАТЕРИАЛЫ (см. примечание)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	04-01-003-04
	      4
	27529,18 
	2409,42 
	24824,00 
	1784,02 
	295,76 
	239,03 

	(109-9031)
	  Долота трехшарошечные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1,49)  
	-  

	(109-9032)
	  Долота лопастные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1,27)  
	-  

	(999-9901)
	  МАТЕРИАЛЫ (см. примечание)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	04-01-003-05
	      5
	38468,85 
	3285,17 
	34781,59 
	2180,31 
	402,09 
	325,91 

	(109-9031)
	  Долота трехшарошечные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(2,25)  
	-  

	(999-9901)
	  МАТЕРИАЛЫ (см. примечание)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	04-01-003-06
	      6
	54404,51 
	4550,52 
	49276,36 
	2758,06 
	577,63 
	451,44 

	(109-9031)
	  Долота трехшарошечные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(3,32)  
	-  

	(999-9901)
	  МАТЕРИАЛЫ (см. примечание)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	04-01-003-07
	      7
	75111,68 
	6180,15 
	68054,36 
	3508,38 
	877,17 
	613,11 

	(109-9031)
	  Долота трехшарошечные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(5,17)  
	-  

	(999-9901)
	  МАТЕРИАЛЫ (см. примечание)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	04-01-003-08
	      8
	110132,73 
	8932,49 
	99927,93 
	4780,05 
	1272,31 
	886,16 

	(109-9031)
	  Долота трехшарошечные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(7,36)  
	-  

	(999-9901)
	  МАТЕРИАЛЫ (см. примечание)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	04-01-003-09
	      9
	169627,84 
	13600,44 
	154213,25 
	6944,21 
	1814,15 
	1349,25 

	(109-9031)
	  Долота трехшарошечные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(10,6)  
	-  

	(999-9901)
	  МАТЕРИАЛЫ (см. примечание)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	04-01-003-10
	      10
	229447,54 
	18342,07 
	208497,46 
	9109,27 
	2608,01 
	1819,65 

	(109-9031)
	  Долота трехшарошечные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(16,8)  
	-  

	(999-9901)
	  МАТЕРИАЛЫ (см. примечание)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	Примечание.

Затраты принимать с учетом приложений 4.4; 4.5 и 4.8.



	

	Таблица 04-01-004. Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем глубиной бурения до 400 м 

   

	
	Измеритель: 100 м бурения скважины

	
	Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем глубиной бурения до 400 м в грунтах группы:

	04-01-004-01
	      1
	7294,80 
	650,66 
	6450,00 
	570,48 
	194,14 
	64,55 

	(109-9031)
	  Долота трехшарошечные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,22)  
	-  

	(109-9032)
	  Долота лопастные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,315)  
	-  

	(999-9901)
	  МАТЕРИАЛЫ (см. примечание)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	04-01-004-02
	      2
	11302,34 
	948,43 
	10100,67 
	725,95 
	253,24 
	94,09 

	(109-9031)
	  Долота трехшарошечные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,33)  
	-  

	(109-9032)
	  Долота лопастные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,515)  
	-  

	(999-9901)
	  МАТЕРИАЛЫ (см. примечание)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	04-01-004-03
	      3
	19434,58 
	1675,40 
	17413,01 
	1288,71 
	346,17 
	166,21 

	(109-9031)
	  Долота трехшарошечные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1,08)  
	-  

	(109-9032)
	  Долота лопастные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,83)  
	-  

	(999-9901)
	  МАТЕРИАЛЫ (см. примечание)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	04-01-004-04
	      4
	29696,43 
	2550,24 
	26697,48 
	1930,62 
	448,71 
	253 

	(109-9031)
	  Долота трехшарошечные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1,88)  
	-  

	(109-9032)
	  Долота лопастные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1,43)  
	-  

	(999-9901)
	  МАТЕРИАЛЫ (см. примечание)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	04-01-004-05
	      5
	41110,07 
	3460,97 
	37040,19 
	2343,45 
	608,91 
	343,35 

	(109-9031)
	  Долота трехшарошечные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(2,65)  
	-  

	(999-9901)
	  МАТЕРИАЛЫ (см. примечание)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	04-01-004-06
	      6
	57001,17 
	4724,70 
	51373,84 
	2915,84 
	902,63 
	468,72 

	(109-9031)
	  Долота трехшарошечные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(3,83)  
	-  

	(999-9901)
	  МАТЕРИАЛЫ (см. примечание)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	04-01-004-07
	      7
	77779,64 
	6352,72 
	70118,72 
	3663,18 
	1308,20 
	630,23 

	(109-9031)
	  Долота трехшарошечные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(5,89)  
	-  

	(999-9901)
	  МАТЕРИАЛЫ (см. примечание)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	04-01-004-08
	      8
	115038,35 
	9263,72 
	103850,57 
	5007,24 
	1924,06 
	919,02 

	(109-9031)
	  Долота трехшарошечные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(8,07)  
	-  

	(999-9901)
	  МАТЕРИАЛЫ (см. примечание)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	04-01-004-09
	      9
	177909,29 
	14171,98 
	161002,02 
	7290,02 
	2735,29 
	1405,95 

	(109-9031)
	  Долота трехшарошечные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(12,2)  
	-  

	(999-9901)
	  МАТЕРИАЛЫ (см. примечание)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	04-01-004-10
	      10
	242354,60 
	19252,30 
	219103,89 
	9602,89 
	3998,41 
	1909,95 

	(109-9031)
	  Долота трехшарошечные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(18,4)  
	-  

	(999-9901)
	  МАТЕРИАЛЫ (см. примечание)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	Примечание.

Затраты принимать с учетом приложений 4.4; 4.5 и 4.8.



	Таблица 04-01-005. Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем глубиной бурения до 600 м 

   

	
	Измеритель: 100 м бурения скважины

	
	Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем глубиной бурения до 600 м в грунтах группы:

	04-01-005-01
	      1
	15370,96 
	773,84 
	14298,70 
	811,77 
	298,42 
	76,77 

	(109-9031)
	  Долота трехшарошечные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,25)  
	-  

	(109-9032)
	  Долота лопастные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,35)  
	-  

	(999-9901)
	  МАТЕРИАЛЫ (см. примечание)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	04-01-005-02
	      2
	24518,72 
	1160,51 
	22958,98 
	1179,69 
	399,23 
	115,13 

	(109-9031)
	  Долота трехшарошечные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,37)  
	-  

	(109-9032)
	  Долота лопастные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,55)  
	-  

	(999-9901)
	  МАТЕРИАЛЫ (см. примечание)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	04-01-005-03
	      3
	40198,12 
	1944,73 
	37717,78 
	1959,06 
	535,61 
	192,93 

	(109-9031)
	  Долота трехшарошечные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1,16)  
	-  

	(109-9032)
	  Долота лопастные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,9)  
	-  

	(999-9901)
	  МАТЕРИАЛЫ (см. примечание)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	04-01-005-04
	      4
	59906,60 
	2889,63 
	56340,58 
	2936,78 
	676,39 
	286,67 

	(109-9031)
	  Долота трехшарошечные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(2,24)  
	-  

	(109-9032)
	  Долота лопастные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1,6)  
	-  

	(999-9901)
	  МАТЕРИАЛЫ (см. примечание)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	04-01-005-05
	      5
	82209,27 
	3842,90 
	77446,36 
	3813,87 
	920,01 
	381,24 

	(109-9031)
	  Долота трехшарошечные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(2,98)  
	-  

	(999-9901)
	  МАТЕРИАЛЫ (см. примечание)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	04-01-005-06
	      6
	110312,92 
	5036,88 
	103923,27 
	4912,43 
	1352,77 
	499,69 

	(109-9031)
	  Долота трехшарошечные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(4,55)  
	-  

	(999-9901)
	  МАТЕРИАЛЫ (см. примечание)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	04-01-005-07
	      7
	150688,57 
	6742,11 
	141974,35 
	6491,78 
	1972,11 
	668,86 

	(109-9031)
	  Долота трехшарошечные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(6,91)  
	-  

	(999-9901)
	  МАТЕРИАЛЫ (см. примечание)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	04-01-005-08
	      8
	228327,36 
	10023,05 
	215441,73 
	9547,20 
	2862,58 
	994,35 

	(109-9031)
	  Долота трехшарошечные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(9,47)  
	-  

	(999-9901)
	  МАТЕРИАЛЫ (см. примечание)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	04-01-005-09
	      9
	366290,38 
	15960,67 
	345925,94 
	14962,13 
	4403,77 
	1583,4 

	(109-9031)
	  Долота трехшарошечные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(13,7)  
	-  

	(999-9901)
	  МАТЕРИАЛЫ (см. примечание)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	04-01-005-10
	      10
	508354,70 
	21878,44 
	480583,43 
	20553,51 
	5892,83 
	2170,48 

	(109-9031)
	  Долота трехшарошечные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(21,3)  
	-  

	(999-9901)
	  МАТЕРИАЛЫ (см. примечание)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	Примечание.

Затраты принимать с учетом приложений 4.4; 4.5 и 4.8.



	Таблица 04-01-006. Роторное бурение скважин с обратной промывкой станками с дизельным двигателем с применением центробежного и вакуумного насосов глубиной бурения до 50 м 

   

	
	Измеритель: 100 м бурения скважины

	
	Роторное бурение скважин с обратной промывкой станками с дизельным двигателем с применением центробежного и вакуумного насосов глубиной бурения до 50 м в грунтах группы:

	04-01-006-01
	      1
	15367,01 
	1328,54 
	13403,57 
	553,91 
	634,90 
	131,8 

	(109-9030)
	  Долота, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,33)  
	-  

	(999-9901)
	  МАТЕРИАЛЫ (см. примечание)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	04-01-006-02
	      2
	20641,78 
	1713,60 
	18233,88 
	743,45 
	694,30 
	170 

	(109-9030)
	  Долота, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,59)  
	-  

	(999-9901)
	  МАТЕРИАЛЫ (см. примечание)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	04-01-006-03
	      3
	26394,22 
	2127,89 
	23477,98 
	948,35 
	788,35 
	211,1 

	(109-9030)
	  Долота, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1,4)  
	-  

	(999-9901)
	  МАТЕРИАЛЫ (см. примечание)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	04-01-006-04
	      4
	39782,56 
	3124,80 
	35775,36 
	1416,52 
	882,40 
	310 

	(109-9030)
	  Долота, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1,91)  
	-  

	(999-9901)
	  МАТЕРИАЛЫ (см. примечание)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	04-01-006-05
	      5
	49021,19 
	3800,16 
	44185,18 
	1735,43 
	1035,85 
	377 

	(109-9030)
	  Долота, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(2,43)  
	-  

	(999-9901)
	  МАТЕРИАЛЫ (см. примечание)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	04-01-006-06
	      6
	91938,19 
	7008,62 
	83651,17 
	3229,21 
	1278,40 
	695,3 

	(109-9030)
	  Долота, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(4,1)  
	-  

	(999-9901)
	  МАТЕРИАЛЫ (см. примечание)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	Примечание.

Затраты принимать с учетом приложения 4.8



	Таблица 04-01-007. Роторное бурение скважин с обратной промывкой станками с дизельным двигателем с применением центробежного и вакуумного насосов глубиной бурения до 100 м 

   

	
	Измеритель: 100 м бурения скважины

	
	Роторное бурение скважин с обратной промывкой станками с дизельным двигателем с применением центробежного и вакуумного насосов глубиной бурения до 100 м в грунтах группы:

	04-01-007-01
	      1
	16340,21 
	1391,04 
	14264,77 
	587,82 
	684,40 
	138 

	(109-9030)
	  Долота, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,35)  
	-  

	(999-9901)
	  МАТЕРИАЛЫ (см. примечание)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	04-01-007-02
	      2
	21618,93 
	1775,09 
	19119,84 
	778,41 
	724,00 
	176,1 

	(109-9030)
	  Долота, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,62)  
	-  

	(999-9901)
	  МАТЕРИАЛЫ (см. примечание)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	04-01-007-03
	      3
	26778,40 
	2190,38 
	23705,62 
	959,14 
	882,40 
	217,3 

	(109-9030)
	  Долота, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1,45)  
	-  

	(999-9901)
	  МАТЕРИАЛЫ (см. примечание)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	04-01-007-04
	      4
	41404,50 
	3218,54 
	37140,21 
	1471,37 
	1045,75 
	319,3 

	(109-9030)
	  Долота, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(2)  
	-  

	(999-9901)
	  МАТЕРИАЛЫ (см. примечание)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	04-01-007-05
	      5
	53408,06 
	4121,71 
	48052,50 
	1884,82 
	1233,85 
	408,9 

	(109-9030)
	  Долота, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(2,42)  
	-  

	(999-9901)
	  МАТЕРИАЛЫ (см. примечание)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	04-01-007-06
	      6
	96403,15 
	7330,18 
	87482,72 
	3377,36 
	1590,25 
	727,2 

	(109-9030)
	  Долота, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(4,32)  
	-  


	(999-9901)
	  МАТЕРИАЛЫ (см. примечание)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	Примечание.

Затраты принимать с учетом приложения 4.8



	Таблица 04-01-008. Роторное бурение скважин с обратной промывкой станками с дизельным двигателем с применением центробежного и вакуумного насосов глубиной бурения до 150 м 

   

	
	Измеритель: 100 м бурения скважины

	
	Роторное бурение скважин с обратной промывкой станками с дизельным двигателем с применением центробежного и вакуумного насосов глубиной бурения до 150 м в грунтах группы:

	04-01-008-01
	      1
	17396,94 
	1481,76 
	15230,78 
	624,30 
	684,40 
	147 

	(109-9030)
	  Долота, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,35)  
	-  

	(999-9901)
	  МАТЕРИАЛЫ (см. примечание)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	04-01-008-02
	      2
	23021,20 
	1900,08 
	20397,12 
	826,61 
	724,00 
	188,5 

	(109-9030)
	  Долота, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,62)  
	-  

	(999-9901)
	  МАТЕРИАЛЫ (см. примечание)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	04-01-008-03
	      3
	29262,23 
	2348,64 
	26031,19 
	1047,60 
	882,40 
	233 

	(109-9030)
	  Долота, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1,45)  
	-  

	(999-9901)
	  МАТЕРИАЛЫ (см. примечание)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	04-01-008-04
	      4
	44066,23 
	3447,36 
	39573,12 
	1563,24 
	1045,75 
	342 

	(109-9030)
	  Долота, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(2)  
	-  

	(999-9901)
	  МАТЕРИАЛЫ (см. примечание)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	04-01-008-05
	      5
	56992,97 
	4415,04 
	51344,08 
	2009,21 
	1233,85 
	438 

	(109-9030)
	  Долота, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(2,42)  
	-  

	(999-9901)
	  МАТЕРИАЛЫ (см. примечание)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	04-01-008-06
	      6
	102639,69 
	7842,24 
	93207,20 
	3593,84 
	1590,25 
	778 

	(109-9030)
	  Долота, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(4,32)  
	-  

	(999-9901)
	  МАТЕРИАЛЫ (см. примечание)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	Примечание.

Затраты принимать с учетом приложения 4.8



	Таблица 04-01-009. Роторное бурение скважин с обратной промывкой станками с дизельным двигателем с применением центробежного и вакуумного насосов глубиной бурения до 200 м 

   

	
	Измеритель: 100 м бурения скважины

	
	Роторное бурение скважин с обратной промывкой станками с дизельным двигателем с применением центробежного и вакуумного насосов глубиной бурения до 200 м в грунтах группы:

	04-01-009-01
	      1
	18482,89 
	1528,13 
	16270,36 
	665,32 
	684,40 
	151,6 

	(109-9030)
	  Долота, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,35)  
	-  

	(999-9901)
	  МАТЕРИАЛЫ (см. примечание)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	04-01-009-02
	      2
	24543,82 
	2026,08 
	21793,74 
	881,93 
	724,00 
	201 

	(109-9030)
	  Долота, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,62)  
	-  

	(999-9901)
	  МАТЕРИАЛЫ (см. примечание)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	04-01-009-03
	      3
	31204,62 
	2499,84 
	27822,38 
	1117,80 
	882,40 
	248 

	(109-9030)
	  Долота, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1,45)  
	-  

	(999-9901)
	  МАТЕРИАЛЫ (см. примечание)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	04-01-009-04
	      4
	47128,84 
	3679,20 
	42403,89 
	1675,26 
	1045,75 
	365 

	(109-9030)
	  Долота, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(2)  
	-  

	(999-9901)
	  МАТЕРИАЛЫ (см. примечание)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	04-01-009-05
	      5
	60867,40 
	4707,36 
	54926,19 
	2148,46 
	1233,85 
	467 

	(109-9030)
	  Долота, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(2,42)  
	-  

	(999-9901)
	  МАТЕРИАЛЫ (см. примечание)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	04-01-009-06
	      6
	109811,92 
	8356,32 
	99865,35 
	3852,40 
	1590,25 
	829 

	(109-9030)
	  Долота, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(4,32)  
	-  

	(999-9901)
	  МАТЕРИАЛЫ (см. примечание)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	Примечание.

Затраты принимать с учетом приложения 4.8



	Таблица 04-01-010. Роторное бурение скважин с обратной промывкой станками с дизельным двигателем с применением эрлифта глубиной бурения до 50 м 

   

	
	Измеритель: 100 м бурения скважины

	
	Роторное бурение скважин с обратной промывкой станками с дизельным двигателем с применением эрлифта глубиной бурения до 50 м в грунтах группы:

	04-01-010-01
	      1
	15577,87 
	1522,08 
	13420,89 
	838,47 
	634,90 
	151 

	(109-9030)
	  Долота, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,33)  
	-  

	(999-9901)
	  МАТЕРИАЛЫ (см. примечание)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	04-01-010-02
	      2
	20327,41 
	1481,76 
	18151,35 
	1124,80 
	694,30 
	147 

	(109-9030)
	  Долота, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,59)  
	-  

	(999-9901)
	  МАТЕРИАЛЫ (см. примечание)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	04-01-010-03
	      3
	27459,16 
	1935,36 
	24735,45 
	1522,13 
	788,35 
	192 

	(109-9030)
	  Долота, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1,4)  
	-  

	(999-9901)
	  МАТЕРИАЛЫ (см. примечание)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	04-01-010-04
	      4
	39522,72 
	2136,96 
	36503,36 
	2224,02 
	882,40 
	212 

	(109-9030)
	  Долота, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1,91)  
	-  

	(999-9901)
	  МАТЕРИАЛЫ (см. примечание)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	04-01-010-05
	      5
	51684,27 
	3477,60 
	47170,82 
	2861,20 
	1035,85 
	345 

	(109-9030)
	  Долота, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(2,43)  
	-  

	(999-9901)
	  МАТЕРИАЛЫ (см. примечание)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	04-01-010-06
	      6
	96462,68 
	6360,48 
	88823,80 
	5344,86 
	1278,40 
	631 

	(109-9030)
	  Долота, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(4,1)  
	-  

	(999-9901)
	  МАТЕРИАЛЫ (см. примечание)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	Примечание.
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	Таблица 04-01-011. Роторное бурение скважин с обратной промывкой станками с дизельным двигателем с применением эрлифта глубиной бурения до 100 м 

   

	
	Измеритель: 100 м бурения скважины

	
	Роторное бурение скважин с обратной промывкой станками с дизельным двигателем с применением эрлифта глубиной бурения до 100 м в грунтах группы:

	04-01-011-01
	      1
	15895,66 
	1224,72 
	13986,54 
	872,17 
	684,40 
	121,5 

	(109-9030)
	  Долота, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,35)  
	-  

	(999-9901)
	  МАТЕРИАЛЫ (см. примечание)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	04-01-011-02
	      2
	21438,18 
	1547,28 
	19166,90 
	1184,78 
	724,00 
	153,5 

	(109-9030)
	  Долота, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,62)  
	-  

	(999-9901)
	  МАТЕРИАЛЫ (см. примечание)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	04-01-011-03
	      3
	28669,49 
	2003,90 
	25783,19 
	1583,82 
	882,40 
	198,8 

	(109-9030)
	  Долота, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1,45)  
	-  

	(999-9901)
	  МАТЕРИАЛЫ (см. примечание)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	04-01-011-04
	      4
	41958,94 
	2834,50 
	38078,69 
	2316,69 
	1045,75 
	281,2 

	(109-9030)
	  Долота, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(2)  
	-  

	(999-9901)
	  МАТЕРИАЛЫ (см. примечание)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	04-01-011-05
	      5
	57110,33 
	3759,84 
	52116,64 
	3155,18 
	1233,85 
	373 

	(109-9030)
	  Долота, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(2,42)  
	-  

	(999-9901)
	  МАТЕРИАЛЫ (см. примечание)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	04-01-011-06
	      6
	102732,21 
	7330,18 
	93811,78 
	5641,12 
	1590,25 
	727,2 

	(109-9030)
	  Долота, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(4,35)  
	-  

	(999-9901)
	  МАТЕРИАЛЫ (см. примечание)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	Примечание.
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	Таблица 04-01-012. Роторное бурение скважин с обратной промывкой станками с дизельным двигателем с применением эрлифта глубиной бурения до 150 м 

   

	
	Измеритель: 100 м бурения скважины

	
	Роторное бурение скважин с обратной промывкой станками с дизельным двигателем с применением эрлифта глубиной бурения до 150 м в грунтах группы:

	04-01-012-01
	      1
	16948,91 
	1308,38 
	14956,13 
	930,22 
	684,40 
	129,8 

	(109-9030)
	  Долота, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,35)  
	-  

	(999-9901)
	  МАТЕРИАЛЫ (см. примечание)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	04-01-012-02
	      2
	24029,20 
	1651,10 
	21654,10 
	1333,46 
	724,00 
	163,8 

	(109-9030)
	  Долота, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,62)  
	-  

	(999-9901)
	  МАТЕРИАЛЫ (см. примечание)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	04-01-012-03
	      3
	30543,04 
	2149,06 
	27511,58 
	1687,06 
	882,40 
	213,2 

	(109-9030)
	  Долота, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1,45)  
	-  

	(999-9901)
	  МАТЕРИАЛЫ (см. примечание)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	04-01-012-04
	      4
	44728,02 
	3032,06 
	40650,21 
	2470,28 
	1045,75 
	300,8 

	(109-9030)
	  Долота, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(2)  
	-  

	(999-9901)
	  МАТЕРИАЛЫ (см. примечание)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	04-01-012-05
	      5
	60867,33 
	4017,89 
	55615,59 
	3364,17 
	1233,85 
	398,6 

	(109-9030)
	  Долота, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(2,42)  
	-  

	(999-9901)
	  МАТЕРИАЛЫ (см. примечание)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	04-01-012-06
	      6
	109778,45 
	7842,24 
	100345,96 
	6031,10 
	1590,25 
	778 

	(109-9030)
	  Долота, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(3,39)  
	-  

	(999-9901)
	  МАТЕРИАЛЫ (см. примечание)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	Примечание.
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	Таблица 04-01-013. Роторное бурение скважин с обратной промывкой станками с дизельным двигателем с применением эрлифта глубиной бурения до 200 м 

   

	
	Измеритель: 100 м бурения скважины

	
	Роторное бурение скважин с обратной промывкой станками с дизельным двигателем с применением эрлифта глубиной бурения до 200 м в грунтах группы:

	04-01-013-01
	      1
	18084,81 
	1401,12 
	15999,29 
	992,06 
	684,40 
	139 

	(109-9030)
	  Долота, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,35)  
	-  

	(999-9901)
	  МАТЕРИАЛЫ (см. примечание)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	04-01-013-02
	      2
	24377,19 
	1764,00 
	21889,19 
	1347,76 
	724,00 
	175 

	(109-9030)
	  Долота, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,62)  
	-  

	(999-9901)
	  МАТЕРИАЛЫ (см. примечание)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	04-01-013-03
	      3
	32640,26 
	2288,16 
	29469,70 
	1804,32 
	882,40 
	227 

	(109-9030)
	  Долота, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1,45)  
	-  

	(999-9901)
	  МАТЕРИАЛЫ (см. примечание)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	04-01-013-04
	      4
	47757,23 
	3228,62 
	43482,86 
	2637,73 
	1045,75 
	320,3 

	(109-9030)
	  Долота, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(2)  
	-  

	(999-9901)
	  МАТЕРИАЛЫ (см. примечание)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	04-01-013-05
	      5
	65234,80 
	4288,03 
	59712,92 
	3607,16 
	1233,85 
	425,4 

	(109-9030)
	  Долота, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(2,42)  
	-  

	(999-9901)
	  МАТЕРИАЛЫ (см. примечание)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	04-01-013-06
	      6
	117004,69 
	8358,34 
	107056,10 
	6429,89 
	1590,25 
	829,2 

	(109-9030)
	  Долота, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(4,35)  
	-  

	(999-9901)
	  МАТЕРИАЛЫ (см. примечание)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	Примечание.
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	Подраздел 1.2 УДАРНО-КАНАТНОЕ БУРЕНИЕ 

   

	Таблица 04-01-021. Ударно-канатное бурение скважин станками типа УГБ-3УК и УГБ-4УК глубиной бурения до 50 м 

   

	
	Измеритель: 100 м бурения скважины

	
	Ударно-канатное бурение скважин станками типа УГБ-3УК и УГБ-4УК глубиной бурения до 50 м в грунтах группы:

	04-01-021-01
	      1-2
	5823,42 
	611,59 
	4927,14 
	438,33 
	284,69 
	62,09 

	(999-9901)
	  МАТЕРИАЛЫ (см. примечание)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	04-01-021-02
	      3
	6383,04 
	1157,57 
	4940,78 
	438,81 
	284,69 
	117,52 

	(999-9901)
	  МАТЕРИАЛЫ (см. примечание)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	04-01-021-03
	      4
	12842,27 
	2284,41 
	10058,00 
	894,09 
	499,86 
	231,92 

	(109-9033)
	  Долота округляющие, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,002)  
	-  

	(999-9901)
	  МАТЕРИАЛЫ (см. примечание)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	04-01-021-04
	      5
	25882,61 
	4504,60 
	20803,96 
	1849,32 
	574,05 
	457,32 

	(109-9033)
	  Долота округляющие, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,1)  
	-  

	(999-9901)
	  МАТЕРИАЛЫ (см. примечание)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	04-01-021-05
	      6
	50643,57 
	7223,60 
	42264,37 
	3757,67 
	1155,60 
	733,36 

	(109-9033)
	  Долота округляющие, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,2)  
	-  

	(999-9901)
	  МАТЕРИАЛЫ (см. примечание)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	04-01-021-06
	      7
	83516,01 
	13280,46 
	68375,87 
	6081,97 
	1859,68 
	1348,27 

	(109-9033)
	  Долота округляющие, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,34)  
	-  

	(999-9901)
	  МАТЕРИАЛЫ (см. примечание)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	Примечание.
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	Таблица 04-01-022. Ударно-канатное бурение скважин станками типа УГБ-3УК и УГБ-4УК глубиной бурения до 100 м 

   

	
	Измеритель: 100 м бурения скважины

	
	Ударно-канатное бурение скважин станками типа УГБ-3УК и УГБ-4УК глубиной бурения до 100 м в грунтах группы:

	04-01-022-01
	      1-2
	6896,42 
	711,96 
	5874,78 
	522,64 
	309,68 
	72,28 

	(999-9901)
	  МАТЕРИАЛЫ (см. примечание)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	04-01-022-02
	      3
	12841,57 
	1260,01 
	11055,30 
	982,85 
	526,26 
	127,92 

	(109-9033)
	  Долота округляющие, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,002)  
	-  

	(999-9901)
	  МАТЕРИАЛЫ (см. примечание)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	04-01-022-03
	      4
	25655,29 
	2445,07 
	22589,03 
	2009,29 
	621,19 
	248,23 

	(109-9033)
	  Долота округляющие, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,1)  
	-  

	(999-9901)
	  МАТЕРИАЛЫ (см. примечание)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	04-01-022-04
	      5
	50147,52 
	4717,66 
	44222,41 
	3932,49 
	1207,45 
	478,95 

	(109-9033)
	  Долота округляющие, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,2)  
	-  

	(999-9901)
	  МАТЕРИАЛЫ (см. примечание)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	04-01-022-05
	      6
	83112,56 
	7751,16 
	73369,79 
	6527,26 
	1991,61 
	786,92 

	(109-9033)
	  Долота округляющие, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,34)  
	-  

	(999-9901)
	  МАТЕРИАЛЫ (см. примечание)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	04-01-022-06
	      7
	159546,39 
	14802,28 
	140955,19 
	12538,67 
	3788,92 
	1502,77 

	(109-9033)
	  Долота округляющие, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,68)  
	-  

	(999-9901)
	  МАТЕРИАЛЫ (см. примечание)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	Примечание.
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	Таблица 04-01-023. Ударно-канатное бурение скважин станками типа УГБ-3УК и УГБ-4УК глубиной бурения до 200 м 

   

	
	Измеритель: 100 м бурения скважины

	
	Ударно-канатное бурение скважин станками типа УГБ-3УК и УГБ-4УК глубиной бурения до 200 м в грунтах группы:

	04-01-023-01
	      1-2
	8029,75 
	817,45 
	6876,22 
	611,44 
	336,08 
	82,99 

	(999-9901)
	  МАТЕРИАЛЫ (см. примечание)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	04-01-023-02
	      3
	14142,91 
	1369,64 
	12216,41 
	1085,94 
	556,86 
	139,05 

	(109-9033)
	  Долота округляющие, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,002)  
	-  

	(999-9901)
	  МАТЕРИАЛЫ (см. примечание)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	04-01-023-03
	      4
	27275,31 
	2597,25 
	24019,17 
	2136,44 
	658,89 
	263,68 

	(109-9033)
	  Долота округляющие, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,1)  
	-  

	(999-9901)
	  МАТЕРИАЛЫ (см. примечание)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	04-01-023-04
	      5
	57014,82 
	5346,68 
	50300,48 
	4472,85 
	1367,66 
	542,81 

	(109-9033)
	  Долота округляющие, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,2)  
	-  

	(999-9901)
	  МАТЕРИАЛЫ (см. примечание)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	04-01-023-05
	      6
	95451,24 
	8897,60 
	84274,57 
	7497,36 
	2279,07 
	903,31 

	(109-9033)
	  Долота округляющие, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,34)  
	-  

	(999-9901)
	  МАТЕРИАЛЫ (см. примечание)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	04-01-023-06
	      7
	169653,75 
	15735,67 
	149893,53 
	13333,83 
	4024,55 
	1597,53 

	(109-9033)
	  Долота округляющие, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,68)  
	-  

	(999-9901)
	  МАТЕРИАЛЫ (см. примечание)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	Примечание.
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	Таблица 04-01-024. Ударно-канатное бурение скважин станками типа УГБ-3УК и УГБ-4УК глубиной бурения до 300 м 

   

	
	Измеритель: 100 м бурения скважины

	
	Ударно-канатное бурение скважин станками типа УГБ-3УК и УГБ-4УК глубиной бурения до 300 м в грунтах группы:

	04-01-024-01
	      1-2
	9701,98 
	970,13 
	8341,07 
	741,82 
	390,78 
	98,49 

	(999-9901)
	  МАТЕРИАЛЫ (см. примечание)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	04-01-024-02
	      3
	17537,42 
	1684,15 
	15201,64 
	1351,87 
	651,63 
	170,98 

	(109-9033)
	  Долота округляющие, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,003)  
	-  

	(999-9901)
	  МАТЕРИАЛЫ (см. примечание)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	04-01-024-03
	      4
	34983,91 
	3317,58 
	30812,31 
	2740,37 
	854,02 
	336,81 

	(109-9033)
	  Долота округляющие, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,11)  
	-  

	(999-9901)
	  МАТЕРИАЛЫ (см. примечание)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	04-01-024-04
	      5
	65721,97 
	6148,17 
	57987,45 
	5156,24 
	1586,35 
	624,18 

	(109-9033)
	  Долота округляющие, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,23)  
	-  

	(999-9901)
	  МАТЕРИАЛЫ (см. примечание)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	04-01-024-05
	      6
	109395,45 
	10165,79 
	96609,48 
	8594,68 
	2620,18 
	1032,06 

	(109-9033)
	  Долота округляющие, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,38)  
	-  

	(999-9901)
	  МАТЕРИАЛЫ (см. примечание)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	04-01-024-06
	      7
	190689,44 
	17673,46 
	168485,28 
	14987,76 
	4530,70 
	1794,26 

	(109-9033)
	  Долота округляющие, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,75)  
	-  

	(999-9901)
	  МАТЕРИАЛЫ (см. примечание)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	Примечание.
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	Таблица 04-01-025. Ударно-канатное бурение скважин станками типа УГБ-3УК и УГБ-4УК глубиной бурения до 500 м 

   

	
	Измеритель: 100 м бурения скважины

	
	Ударно-канатное бурение скважин станками типа УГБ-3УК и УГБ-4УК глубиной бурения до 500 м в грунтах группы:

	04-01-025-01
	      1-2
	12124,13 
	1187,02 
	10505,36 
	934,46 
	431,75 
	120,51 

	(999-9901)
	  МАТЕРИАЛЫ (см. примечание)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	04-01-025-02
	      3
	21621,54 
	2059,54 
	18830,78 
	1674,30 
	731,22 
	209,09 

	(109-9033)
	  Долота округляющие, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,002)  
	-  

	(999-9901)
	  МАТЕРИАЛЫ (см. примечание)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	04-01-025-03
	      4
	39817,72 
	3763,98 
	35102,71 
	3121,80 
	951,03 
	382,13 

	(109-9033)
	  Долота округляющие, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,1)  
	-  

	(999-9901)
	  МАТЕРИАЛЫ (см. примечание)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	04-01-025-04
	      5
	72175,82 
	6746,76 
	63707,99 
	5664,82 
	1721,07 
	684,95 

	(109-9033)
	  Долота округляющие, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,2)  
	-  

	(999-9901)
	  МАТЕРИАЛЫ (см. примечание)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	04-01-025-05
	      6
	119089,32 
	11068,74 
	105190,29 
	9358,03 
	2830,29 
	1123,73 

	(109-9033)
	  Долота округляющие, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,34)  
	-  

	(999-9901)
	  МАТЕРИАЛЫ (см. примечание)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	04-01-025-06
	      7
	208473,24 
	19327,18 
	184216,76 
	16387,24 
	4929,30 
	1962,15 

	(109-9033)
	  Долота округляющие, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,68)  
	-  

	(999-9901)
	  МАТЕРИАЛЫ (см. примечание)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	Примечание.

Затраты принимать с учетом приложения 4.9



	Подраздел 1.3 КОЛОНКОВОЕ БУРЕНИЕ 

   

	Таблица 04-01-030. Колонковое бурение скважин станками с электродвигателем глубиной бурения до 50 м 

   

	
	Измеритель: 100 м бурения скважины

	
	Колонковое бурение скважин станками с электродвигателем глубиной бурения до 50 м в грунтах группы:

	04-01-030-01
	      2
	12622,50 
	1884,96 
	10632,69 
	1781,14 
	104,85 
	187 

	(109-9031)
	  Долота трехшарошечные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,92)  
	-  

	(999-9901)
	  МАТЕРИАЛЫ (см. примечание)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	04-01-030-02
	      3
	12622,50 
	1884,96 
	10632,69 
	1781,14 
	104,85 
	187 

	(109-9031)
	  Долота трехшарошечные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,92)  
	-  

	(999-9901)
	  МАТЕРИАЛЫ (см. примечание)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	04-01-030-03
	      4
	12622,50 
	1884,96 
	10632,69 
	1781,14 
	104,85 
	187 

	(109-9031)
	  Долота трехшарошечные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,92)  
	-  

	(999-9901)
	  МАТЕРИАЛЫ (см. примечание)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	04-01-030-04
	      5
	17601,14 
	2439,36 
	14948,14 
	2509,51 
	213,64 
	242 

	(109-9031)
	  Долота трехшарошечные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(2)  
	-  

	(999-9901)
	  МАТЕРИАЛЫ (см. примечание)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	04-01-030-05
	      6
	17601,14 
	2439,36 
	14948,14 
	2509,51 
	213,64 
	242 

	(109-9031)
	  Долота трехшарошечные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(2)  
	-  

	(999-9901)
	  МАТЕРИАЛЫ (см. примечание)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	04-01-030-06
	      7
	23244,85 
	3144,96 
	19771,61 
	3255,52 
	328,28 
	312 

	(109-9031)
	  Долота трехшарошечные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(3,3)  
	-  

	(999-9901)
	  МАТЕРИАЛЫ (см. примечание)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	04-01-030-07
	      8
	28184,34 
	3769,92 
	23951,59 
	3903,57 
	462,83 
	374 

	(109-9031)
	  Долота трехшарошечные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(5,4)  
	-  

	(999-9901)
	  МАТЕРИАЛЫ (см. примечание)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	04-01-030-08
	      9
	34786,45 
	4596,48 
	29503,72 
	4763,90 
	686,25 
	456 

	(109-9031)
	  Долота трехшарошечные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(7,6)  
	-  

	(999-9901)
	  МАТЕРИАЛЫ (см. примечание)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	04-01-030-09
	      10
	43099,20 
	5644,80 
	36485,21 
	5845,71 
	969,19 
	560 

	(109-9031)
	  Долота трехшарошечные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(15,6)  
	-  

	(999-9901)
	  МАТЕРИАЛЫ (см. примечание)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	Примечание.

Затраты принимать с учетом приложений 4.4; 4.5 и 4.10.



	Таблица 04-01-031. Колонковое бурение скважин станками с электродвигателем глубиной бурения до 100 м 

   

	
	Измеритель: 100 м бурения скважины

	
	Колонковое бурение скважин станками с электродвигателем глубиной бурения до 100 м в грунтах группы:

	04-01-031-01
	      2
	13999,72 
	2046,24 
	11734,78 
	1946,36 
	218,70 
	203 

	(109-9031)
	  Долота трехшарошечные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,96)  
	-  

	(999-9901)
	  МАТЕРИАЛЫ (см. примечание)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	04-01-031-02
	      3
	13999,72 
	2046,24 
	11734,78 
	1946,36 
	218,70 
	203 

	(109-9031)
	  Долота трехшарошечные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,96)  
	-  

	(999-9901)
	  МАТЕРИАЛЫ (см. примечание)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	04-01-031-03
	      4
	13999,72 
	2046,24 
	11734,78 
	1946,36 
	218,70 
	203 

	(109-9031)
	  Долота трехшарошечные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,96)  
	-  

	(999-9901)
	  МАТЕРИАЛЫ (см. примечание)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	04-01-031-04
	      5
	19575,76 
	2630,88 
	16503,54 
	2745,16 
	441,34 
	261 

	(109-9031)
	  Долота трехшарошечные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(2,1)  
	-  

	(999-9901)
	  МАТЕРИАЛЫ (см. примечание)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	04-01-031-05
	      6
	19575,76 
	2630,88 
	16503,54 
	2745,16 
	441,34 
	261 

	(109-9031)
	  Долота трехшарошечные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(2,1)  
	-  

	(999-9901)
	  МАТЕРИАЛЫ (см. примечание)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	04-01-031-06
	      7
	25683,96 
	3396,96 
	21641,92 
	3541,72 
	645,08 
	337 

	(109-9031)
	  Долота трехшарошечные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(3,4)  
	-  


	(999-9901)
	  МАТЕРИАЛЫ (см. примечание)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	04-01-031-07
	      8
	31161,31 
	4062,24 
	26161,04 
	4241,60 
	938,03 
	403 

	(109-9031)
	  Долота трехшарошечные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(5,6)  
	-  

	(999-9901)
	  МАТЕРИАЛЫ (см. примечание)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	04-01-031-08
	      9
	38397,47 
	4959,36 
	32068,76 
	5161,99 
	1369,35 
	492 

	(109-9031)
	  Долота трехшарошечные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(8)  
	-  

	(999-9901)
	  МАТЕРИАЛЫ (см. примечание)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	04-01-031-09
	      10
	47629,77 
	6068,16 
	39602,42 
	6320,77 
	1959,19 
	602 

	(109-9031)
	  Долота трехшарошечные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(16)  
	-  

	(999-9901)
	  МАТЕРИАЛЫ (см. примечание)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	Примечание.

Затраты принимать с учетом приложений 4.4; 4.5 и 4.10.



	Таблица 04-01-032. Колонковое бурение скважин станками с электродвигателем глубиной бурения до 150 м 

   

	
	Измеритель: 100 м бурения скважины

	
	Колонковое бурение скважин станками с электродвигателем глубиной бурения до 150 м в грунтах группы:

	04-01-032-01
	      2
	16017,30 
	2197,44 
	13309,11 
	2265,09 
	510,75 
	218 

	(109-9031)
	  Долота трехшарошечные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1,05)  
	-  

	(999-9901)
	  МАТЕРИАЛЫ (см. примечание)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	04-01-032-02
	      3
	16017,30 
	2197,44 
	13309,11 
	2265,09 
	510,75 
	218 

	(109-9031)
	  Долота трехшарошечные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1,05)  
	-  

	(999-9901)
	  МАТЕРИАЛЫ (см. примечание)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	04-01-032-03
	      4
	16017,30 
	2197,44 
	13309,11 
	2265,09 
	510,75 
	218 

	(109-9031)
	  Долота трехшарошечные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1,05)  
	-  

	(999-9901)
	  МАТЕРИАЛЫ (см. примечание)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	04-01-032-04
	      5
	22593,44 
	2832,48 
	18745,42 
	3206,93 
	1015,54 
	281 

	(109-9031)
	  Долота трехшарошечные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(2,25)  
	-  

	(999-9901)
	  МАТЕРИАЛЫ (см. примечание)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	04-01-032-05
	      6
	22593,44 
	2832,48 
	18745,42 
	3206,93 
	1015,54 
	281 

	(109-9031)
	  Долота трехшарошечные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(2,25)  
	-  

	(999-9901)
	  МАТЕРИАЛЫ (см. примечание)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	04-01-032-06
	      7
	29342,86 
	3648,96 
	24217,22 
	4054,30 
	1476,68 
	362 

	(109-9031)
	  Долота трехшарошечные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(3,6)  
	-  

	(999-9901)
	  МАТЕРИАЛЫ (см. примечание)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	04-01-032-07
	      8
	35563,92 
	4364,64 
	29043,55 
	4804,55 
	2155,73 
	433 

	(109-9031)
	  Долота трехшарошечные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(6)  
	-  

	(999-9901)
	  МАТЕРИАЛЫ (см. примечание)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	04-01-032-08
	      9
	43892,55 
	5322,24 
	35438,76 
	5792,22 
	3131,55 
	528 

	(109-9031)
	  Долота трехшарошечные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(8,8)  
	-  

	(999-9901)
	  МАТЕРИАЛЫ (см. примечание)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	04-01-032-09
	      10
	54435,81 
	6511,68 
	43390,94 
	7026,13 
	4533,19 
	646 

	(109-9031)
	  Долота трехшарошечные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(16,8)  
	-  

	(999-9901)
	  МАТЕРИАЛЫ (см. примечание)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	Примечание.

Затраты принимать с учетом приложений 4.4; 4.5 и 4.10.



	Подраздел 1.4 ШНЕКОВОЕ БУРЕНИЕ 

   

	Таблица 04-01-037. Шнековое бурение скважин станками типа ЛБУ-50 глубиной бурения до 10 м 

   

	
	Измеритель: 100 м бурения скважины

	
	Шнековое бурение скважин станками типа ЛБУ-50 глубиной бурения до 10 м в грунтах группы:

	04-01-037-01
	      1
	2869,10 
	433,44 
	2127,71 
	288,89 
	307,95 
	43 

	(109-9034)
	  Долота шнековые, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,24)  
	-  

	04-01-037-02
	      2
	3714,85 
	524,16 
	2586,63 
	353,11 
	604,06 
	52 

	(109-9034)
	  Долота шнековые, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,43)  
	-  

	04-01-037-03
	      3
	4819,74 
	655,20 
	3264,37 
	447,96 
	900,17 
	65 

	(109-9034)
	  Долота шнековые, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,67)  
	-  

	04-01-037-04
	      4
	6976,76 
	862,85 
	4331,33 
	597,28 
	1782,58 
	85,6 

	(109-9034)
	  Долота шнековые, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1,13)  
	-  

	Таблица 04-01-038. Шнековое бурение скважин станками типа ЛБУ-50 глубиной бурения до 20 м 

   

	
	Измеритель: 100 м бурения скважины

	
	Шнековое бурение скважин станками типа ЛБУ-50 глубиной бурения до 20 м в грунтах группы:

	04-01-038-01
	      1
	6095,58 
	524,16 
	2586,63 
	353,11 
	2984,79 
	52 

	(109-9034)
	  Долота шнековые, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,096)  
	-  

	04-01-038-02
	      2
	10701,22 
	635,04 
	3154,97 
	432,65 
	6911,21 
	63 

	(109-9034)
	  Долота шнековые, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,096)  
	-  

	04-01-038-03
	      3
	15960,35 
	794,30 
	3973,09 
	547,15 
	11192,96 
	78,8 

	(109-9034)
	  Долота шнековые, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,096)  
	-  

	04-01-038-04
	      4
	21279,82 
	1001,95 
	5040,05 
	696,47 
	15237,82 
	99,4 

	(109-9034)
	  Долота шнековые, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,096)  
	-  

	Таблица 04-01-039. Шнековое бурение скважин станками типа ЛБУ-50 глубиной бурения до 30 м 

   

	
	Измеритель: 100 м бурения скважины

	
	Шнековое бурение скважин станками типа ЛБУ-50 глубиной бурения до 30 м в грунтах группы:

	04-01-039-01
	      1
	8328,91 
	724,75 
	3624,44 
	498,23 
	3979,72 
	71,9 

	(109-9034)
	  Долота шнековые, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,144)  
	-  

	04-01-039-02
	      2
	14434,69 
	863,86 
	4332,20 
	597,28 
	9238,63 
	85,7 

	(109-9034)
	  Долота шнековые, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,144)  
	-  

	04-01-039-03
	      3
	21395,56 
	1071,50 
	5400,12 
	746,74 
	14923,94 
	106,3 

	(109-9034)
	  Долота шнековые, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,144)  
	-  

	04-01-039-04
	      4
	28921,10 
	1421,28 
	7174,83 
	995,11 
	20324,99 
	141 

	(109-9034)
	  Долота шнековые, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,144)  
	-  

	Таблица 04-01-040. Шнековое бурение скважин станками типа СО-2 глубиной бурения до 6 м 

   

	
	Измеритель: 100 м бурения скважины

	
	Шнековое бурение скважин станками типа СО-2 глубиной бурения до 6 м в грунтах группы:

	04-01-040-01
	      1
	1275,13 
	123,88 
	1151,25 
	74,75 
	0,00 
	12,29 

	(109-9034)
	  Долота шнековые, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,048)  
	-  

	(109-9042)
	  Шнек, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1,68)  
	-  

	04-01-040-02
	      2
	2076,96 
	189,50 
	1887,46 
	119,54 
	0,00 
	18,8 

	(109-9034)
	  Долота шнековые, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,048)  
	-  

	(109-9042)
	  Шнек, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(3,89)  
	-  

	04-01-040-03
	      3
	3415,91 
	298,47 
	3117,44 
	194,47 
	0,00 
	29,61 

	(109-9034)
	  Долота шнековые, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,048)  
	-  

	(109-9042)
	  Шнек, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(6,3)  
	-  

	Таблица 04-01-041. Шнековое бурение скважин станками типа СО-2 глубиной бурения до 12 м 

   

	
	Измеритель: 100 м бурения скважины

	
	Шнековое бурение скважин станками типа СО-2 глубиной бурения до 12 м в грунтах группы:

	04-01-041-01
	      1
	1810,03 
	167,23 
	1642,80 
	104,66 
	0,00 
	16,59 

	(109-9034)
	  Долота шнековые, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,048)  
	-  

	(109-9042)
	  Шнек, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(3,36)  
	-  

	04-01-041-02
	      2
	2867,67 
	255,12 
	2612,55 
	163,76 
	0,00 
	25,31 

	(109-9034)
	  Долота шнековые, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,048)  
	-  

	(109-9042)
	  Шнек, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(7,78)  
	-  

	04-01-041-03
	      3
	4215,52 
	364,09 
	3851,43 
	239,28 
	0,00 
	36,12 

	(109-9034)
	  Долота шнековые, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,048)  
	-  

	(109-9042)
	  Шнек, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(12,6)  
	-  

	Таблица 04-01-042. Шнековое бурение скважин станками типа СО-2 глубиной бурения до 18 м 

   

	
	Измеритель: 100 м бурения скважины

	
	Шнековое бурение скважин станками типа СО-2 глубиной бурения до 18 м в грунтах группы:

	04-01-042-01
	      1
	2869,66 
	255,12 
	2614,54 
	163,90 
	0,00 
	25,31 

	(109-9034)
	  Долота шнековые, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,096)  
	-  

	(109-9042)
	  Шнек, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(5,04)  
	-  

	04-01-042-02
	      2
	3941,77 
	341,91 
	3599,86 
	223,93 
	0,00 
	33,92 

	(109-9034)
	  Долота шнековые, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,096)  
	-  

	(109-9042)
	  Шнек, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(11,67)  
	-  

	04-01-042-03
	      3
	5289,62 
	450,88 
	4838,74 
	299,35 
	0,00 
	44,73 

	(109-9034)
	  Долота шнековые, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,096)  
	-  

	(109-9042)
	  Шнек, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(18,9)  
	-  

	Таблица 04-01-043. Шнековое бурение скважин станками типа СО-2 глубиной бурения до 24 м 

   

	
	Измеритель: 100 м бурения скважины

	
	Шнековое бурение скважин станками типа СО-2 глубиной бурения до 24 м в грунтах группы:

	04-01-043-01
	      1
	3692,38 
	320,75 
	3371,63 
	209,95 
	0,00 
	31,82 

	(109-9034)
	  Долота шнековые, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,144)  
	-  

	(109-9042)
	  Шнек, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(6,72)  
	-  

	04-01-043-02
	      2
	5015,76 
	429,71 
	4586,05 
	283,88 
	0,00 
	42,63 

	(109-9034)
	  Долота шнековые, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,144)  
	-  

	(109-9042)
	  Шнек, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(15,6)  
	-  

	04-01-043-03
	      3
	6361,48 
	538,78 
	5822,70 
	359,33 
	0,00 
	53,45 

	(109-9034)
	  Долота шнековые, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,144)  
	-  

	(109-9042)
	  Шнек, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(25,2)  
	-  

	Подраздел 1.5 УДАРНО-ВРАЩАТЕЛЬНОЕ БУРЕНИЕ 

   

	Таблица 04-01-050. Ударно-вращательное бурение скважин глубиной бурения до 10 м 

   

	
	Измеритель: 100 м бурения скважины

	
	Ударно-вращательное бурение скважин глубиной бурения до 10 м в грунтах группы:

	04-01-050-01
	      4
	12453,57 
	307,24 
	8925,94 
	715,82 
	3220,39 
	30,48 

	04-01-050-02
	      5
	13389,35 
	331,13 
	9624,57 
	771,85 
	3433,65 
	32,85 

	04-01-050-03
	      6
	15899,06 
	392,41 
	11416,83 
	915,58 
	4089,82 
	38,93 

	04-01-050-04
	      7
	18825,65 
	462,97 
	13480,29 
	1081,06 
	4882,39 
	45,93 

	04-01-050-05
	      8
	23639,26 
	566,80 
	16516,52 
	1324,55 
	6555,94 
	56,23 

	04-01-050-06
	      9
	30598,11 
	703,89 
	20525,53 
	1646,05 
	9368,69 
	69,83 

	04-01-050-07
	      10
	43290,74 
	930,18 
	27143,34 
	2176,77 
	15217,22 
	92,28 

	04-01-050-08
	      11
	54274,31 
	1081,79 
	31576,83 
	2532,32 
	21615,69 
	107,32 

	Таблица 04-01-051. Ударно-вращательное бурение скважин глубиной бурения до 20 м 

   

	
	Измеритель: 100 м бурения скважины

	
	Ударно-вращательное бурение скважин глубиной бурения до 20 м в грунтах группы:

	04-01-051-01
	      4
	13679,10 
	347,76 
	10110,95 
	810,85 
	3220,39 
	34,5 

	04-01-051-02
	      5
	14584,39 
	370,64 
	10780,10 
	864,51 
	3433,65 
	36,77 

	04-01-051-03
	      6
	16966,07 
	427,69 
	12448,56 
	998,32 
	4089,82 
	42,43 

	04-01-051-04
	      7
	19892,66 
	498,25 
	14512,02 
	1163,80 
	4882,39 
	49,43 

	04-01-051-05
	      8
	24581,28 
	597,95 
	17427,39 
	1397,60 
	6555,94 
	59,32 

	04-01-051-06
	      9
	31351,11 
	728,78 
	21253,64 
	1704,44 
	9368,69 
	72,3 

	04-01-051-07
	      10
	44516,28 
	970,70 
	28328,36 
	2271,80 
	15217,22 
	96,3 

	04-01-051-08
	      11
	57414,37 
	1185,61 
	34613,07 
	2775,81 
	21615,69 
	117,62 

	Таблица 04-01-052. Ударно-вращательное бурение скважин глубиной бурения до 50 м 

   

	
	Измеритель: 100 м бурения скважины

	
	Ударно-вращательное бурение скважин глубиной бурения до 50 м в грунтах группы:

	04-01-052-01
	      4
	17447,17 
	472,35 
	13754,43 
	1103,04 
	3220,39 
	46,86 

	04-01-052-02
	      5
	18443,92 
	498,25 
	14512,02 
	1163,80 
	3433,65 
	49,43 

	04-01-052-03
	      6
	20798,16 
	554,40 
	16153,94 
	1295,47 
	4089,82 
	55 

	04-01-052-04
	      7
	23883,28 
	630,20 
	18370,69 
	1473,24 
	4882,39 
	62,52 

	04-01-052-05
	      8
	28696,89 
	734,03 
	21406,92 
	1716,74 
	6555,94 
	72,82 

	04-01-052-06
	      9
	35433,19 
	863,76 
	25200,74 
	2020,98 
	9368,69 
	85,69 

	04-01-052-07
	      10
	52899,93 
	1247,90 
	36434,81 
	2921,90 
	15217,22 
	123,8 

	04-01-052-08
	      11
	70602,61 
	1621,67 
	47365,25 
	3798,48 
	21615,69 
	160,88 

	Подраздел 1.6 ПЕРФОРАТОРНОЕ БУРЕНИЕ 

   

	Таблица 04-01-055. Перфораторное бурение скважин глубиной бурения до 5 м 

   

	
	Измеритель: 100 м бурения скважины

	
	Перфораторное бурение скважин глубиной бурения до 5 м в грунтах группы:

	04-01-055-01
	      4
	8420,74 
	235,87 
	7725,21 
	193,60 
	459,66 
	23,4 

	04-01-055-02
	      5
	10367,21 
	270,14 
	9434,35 
	236,52 
	662,72 
	26,8 

	04-01-055-03
	      6
	12487,89 
	309,46 
	11198,92 
	280,84 
	979,51 
	30,7 

	04-01-055-04
	      7
	14196,00 
	332,64 
	12483,09 
	313,08 
	1380,27 
	33 

	04-01-055-05
	      8
	16728,13 
	376,99 
	14668,02 
	367,95 
	1683,12 
	37,4 

	04-01-055-06
	      9
	22236,51 
	473,76 
	19425,89 
	487,43 
	2336,86 
	47 

	04-01-055-07
	      10
	26558,37 
	544,32 
	22853,42 
	573,50 
	3160,63 
	54 

	04-01-055-08
	      11
	31973,15 
	614,88 
	26327,13 
	660,74 
	5031,14 
	61 

	Таблица 04-01-056. Перфораторное бурение скважин глубиной бурения до 10 м 

   

	
	Измеритель: 100 м бурения скважины

	
	Перфораторное бурение скважин глубиной бурения до 10 м в грунтах группы:

	04-01-056-01
	      4
	8564,67 
	239,90 
	7960,79 
	199,52 
	363,98 
	23,8 

	04-01-056-02
	      5
	10756,39 
	279,22 
	9910,14 
	248,47 
	567,03 
	27,7 

	04-01-056-03
	      6
	12968,82 
	319,54 
	11813,29 
	296,26 
	835,99 
	31,7 

	04-01-056-04
	      7
	14635,06 
	345,74 
	13148,27 
	329,79 
	1141,05 
	34,3 

	04-01-056-05
	      8
	17547,00 
	336,67 
	15527,21 
	389,53 
	1683,12 
	33,4 

	04-01-056-06
	      9
	23059,41 
	437,47 
	20285,08 
	509,01 
	2336,86 
	43,4 

	04-01-056-07
	      10
	27430,49 
	511,06 
	23758,80 
	596,24 
	3160,63 
	50,7 

	04-01-056-08
	      11
	32796,47 
	583,63 
	27181,70 
	682,20 
	5031,14 
	57,9 

	Таблица 04-01-057. Перфораторное бурение скважин глубиной бурения до 15 м 

   

	
	Измеритель: 100 м бурения скважины

	
	Перфораторное бурение скважин глубиной бурения до 15 м в грунтах группы:

	04-01-057-01
	      4
	9697,76 
	278,21 
	9055,57 
	227,01 
	363,98 
	27,6 

	04-01-057-02
	      5
	12134,70 
	322,56 
	11245,11 
	282,00 
	567,03 
	32 

	04-01-057-03
	      6
	14440,53 
	363,89 
	13240,65 
	332,11 
	835,99 
	36,1 

	04-01-057-04
	      7
	16687,04 
	402,19 
	15143,80 
	379,90 
	1141,05 
	39,9 

	04-01-057-05
	      8
	19854,48 
	454,61 
	17716,75 
	444,51 
	1683,12 
	45,1 

	04-01-057-06
	      9
	24925,21 
	543,31 
	22045,04 
	553,20 
	2336,86 
	53,9 

	04-01-057-07
	      10
	29293,25 
	613,87 
	25518,75 
	640,44 
	3160,63 
	60,9 

	04-01-057-08
	      11
	34708,04 
	684,43 
	28992,47 
	727,67 
	5031,14 
	67,9 

	Таблица 04-01-058. Перфораторное бурение скважин глубиной бурения до 20 м 

   

	
	Измеритель: 100 м бурения скважины

	
	Перфораторное бурение скважин глубиной бурения до 20 м в грунтах группы:

	04-01-058-01
	      4
	10229,82 
	288,29 
	9577,55 
	240,12 
	363,98 
	28,6 

	04-01-058-02
	      5
	12765,79 
	334,66 
	11864,10 
	297,54 
	567,03 
	33,2 

	04-01-058-03
	      6
	15217,84 
	379,01 
	14002,84 
	351,25 
	835,99 
	37,6 

	04-01-058-04
	      7
	17855,82 
	425,38 
	16289,39 
	408,67 
	1141,05 
	42,2 

	04-01-058-05
	      8
	21259,26 
	482,83 
	19093,31 
	479,08 
	1683,12 
	47,9 

	04-01-058-06
	      9
	26089,36 
	566,50 
	23186,00 
	581,86 
	2336,86 
	56,2 

	04-01-058-07
	      10
	30457,41 
	637,06 
	26659,72 
	669,09 
	3160,63 
	63,2 

	04-01-058-08
	      11
	35773,17 
	705,60 
	30036,43 
	753,88 
	5031,14 
	70 

	Подраздел 1.7 ПРОЧИЕ ВИДЫ БУРЕНИЯ 

   

	Таблица 04-01-064. Устройство лучевых дренажных скважин длиной до 130 м установкой УЛБ-130 

   

	
	Измеритель: 1 м луча

	04-01-064-01
	Устройство лучевых дренажных скважин длиной до 130 м установкой УЛБ-130
	1170,04 
	29,06 
	1044,94 
	78,94 
	96,04 
	2,8 

	(103-9080)
	  Трубы стальные обсадные, (м)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,101)  
	-  

	(109-9034)
	  Долота шнековые, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,067)  
	-  

	(109-9050)
	  Фильтры, (м)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1,02)  
	-  

	Таблица 04-01-074. Монтаж машины горизонтального бурения прессово-шнекового типа РВА 

   

	
	Измеритель: 1 машина

	04-01-074-01
	Монтаж машины горизонтального бурения прессово-шнекового типа РВА
	1730,76 
	279,15 
	1451,61 
	70,46 
	0,00 
	26,51 

	Таблица 04-01-075. Демонтаж машины горизонтального бурения прессово-шнекового типа РВА 

   

	
	Измеритель: 1 машина

	04-01-075-01
	Демонтаж машины горизонтального бурения прессово-шнекового типа РВА
	974,84 
	145,94 
	828,90 
	34,96 
	0,00 
	14,06 

	Таблица 04-01-076. Бурение пилотной скважины машиной горизонтального бурения прессово-шнековой с усилием продавливания 203 ТС (2000кН) фирмы SHMIDT, KRANZ-GRUPPE 

   

	
	Измеритель: 100 м бурения скважины

	04-01-076-01
	Бурение пилотной скважины машиной горизонтального бурения прессово-шнековой с усилием продавливания 203 ТС (2000кН) фирмы SHMIDT, KRANZ-GRUPPE
	10858,95 
	108,07 
	10747,15 
	153,25 
	3,73 
	9,97 

	(110-0199)
	  Полимер для стабилизации буровых скважин EZ MUD, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(407-0005)
	  Глина бентонитовая, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	Таблица 04-01-077. Бурение с предварительным расширением скважины длиной 50 м машиной горизонтального бурения прессово-шнековой с усилием продавливания 203 ТС (2000кН) фирмы SHMIDT, KRANZ-GRUPPE 

   

	
	Измеритель: 100 м бурения скважины

	
	Бурение с предварительным расширением  скважины длиной 50 м машиной горизонтального бурения прессово-шнековой с усилием продавливания 203 ТС (2000кН) фирмы SHMIDT, KRANZ-GRUPPE трехступенчатым методом с одновременным продавливанием отрезков (длиной по 4 м), сваренных между собой стальных трубопроводов диаметром:

	04-01-077-09
	      325 мм
	46155,70 
	881,47 
	44693,48 
	984,82 
	580,75 
	83,71 

	(103-9011)
	  Трубы стальные, (м)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(110-0199)
	  Полимер для стабилизации буровых скважин EZ MUD, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(407-0005)
	  Глина бентонитовая, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	04-01-077-10
	      630 мм
	55280,79 
	1032,15 
	53105,96 
	1232,31 
	1142,68 
	98,02 

	(103-9011)
	  Трубы стальные, (м)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(110-0199)
	  Полимер для стабилизации буровых скважин EZ MUD, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(407-0005)
	  Глина бентонитовая, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	Таблица 04-01-078. Бурение с расширением до проектных размеров скважины длиной 50 м машиной горизонтального бурения прессово-шнековой с усилием продавливания 203 ТС (2000 кН) фирмы SHMIDT, KRANZ-GRUPPE 

   

	
	Измеритель: 100 м бурения скважины

	
	Бурение с расширением до проектных размеров  скважины длиной 50 м машиной горизонтального бурения прессово-шнековой с усилием продавливания 203 ТС (2000 кН) фирмы SHMIDT, KRANZ-GRUPPE трехступенчатым методом с одновременным продавливанием отрезков (длиной по 4 м), сваренных между собой стальных трубопроводов диаметром:

	04-01-078-09
	      1020 мм
	83699,48 
	1519,27 
	80324,29 
	1936,46 
	1855,92 
	144,28 

	(103-9011)
	  Трубы стальные, (м)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(110-0199)
	  Полимер для стабилизации буровых скважин EZ MUD, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(407-0005)
	  Глина бентонитовая, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	04-01-078-10
	      1220 мм
	112116,77 
	1856,23 
	107936,26 
	2587,69 
	2324,28 
	176,28 

	(103-9011)
	  Трубы стальные, (м)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(110-0199)
	  Полимер для стабилизации буровых скважин EZ MUD, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(407-0005)
	  Глина бентонитовая, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	Раздел 2. КРЕПЛЕНИЕ СКВАЖИН ТРУБАМИ, ИЗВЛЕЧЕНИЕ ТРУБ, СВОБОДНЫЙ СПУСК ИЛИ ПОДЪЕМ ТРУБ ИЗ СКВАЖИНЫ 

   

	Таблица 04-02-001. Крепление скважины при роторном бурении трубами с муфтовым соединением 

   

	
	Измеритель: 10 м закрепленной скважины

	
	Крепление скважины при роторном бурении трубами с муфтовым соединением, глубина скважины:

	04-02-001-01
	      до 50 м, группа грунтов по устойчивости 1
	276,10 
	43,85 
	226,87 
	9,08 
	5,38 
	4,35 

	(103-9001)
	  Трубы, (м)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(109-9058)
	  Башмаки колонные для обсадных труб, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(109-9180)
	  Центраторы пружинные для обсадных труб, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	04-02-001-02
	      до 50 м, группа грунтов по устойчивости 2
	499,24 
	63,10 
	430,76 
	17,21 
	5,38 
	6,26 

	(103-9001)
	  Трубы, (м)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(109-9058)
	  Башмаки колонные для обсадных труб, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(109-9180)
	  Центраторы пружинные для обсадных труб, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	04-02-001-03
	      до 100 м, группа грунтов по устойчивости 1
	399,80 
	43,85 
	349,68 
	14,09 
	6,27 
	4,35 

	(103-9001)
	  Трубы, (м)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(109-9058)
	  Башмаки колонные для обсадных труб, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(109-9180)
	  Центраторы пружинные для обсадных труб, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	04-02-001-04
	      до 100 м, группа грунтов по устойчивости 2
	711,93 
	79,53 
	624,93 
	25,07 
	7,47 
	7,89 

	(103-9001)
	  Трубы, (м)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(109-9058)
	  Башмаки колонные для обсадных труб, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(109-9180)
	  Центраторы пружинные для обсадных труб, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	04-02-001-05
	      до 200 м, группа грунтов по устойчивости 1
	434,79 
	57,25 
	370,07 
	14,91 
	7,47 
	5,68 

	(103-9001)
	  Трубы, (м)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(109-9058)
	  Башмаки колонные для обсадных труб, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(109-9180)
	  Центраторы пружинные для обсадных труб, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	04-02-001-06
	      до 200 м, группа грунтов по устойчивости 2
	763,34 
	83,36 
	672,51 
	26,96 
	7,47 
	8,27 

	(103-9001)
	  Трубы, (м)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(109-9058)
	  Башмаки колонные для обсадных труб, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(109-9180)
	  Центраторы пружинные для обсадных труб, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	04-02-001-07
	      до 300 м, группа грунтов по устойчивости 1
	468,17 
	59,77 
	400,93 
	16,12 
	7,47 
	5,93 

	(103-9001)
	  Трубы, (м)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(109-9058)
	  Башмаки колонные для обсадных труб, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(109-9180)
	  Центраторы пружинные для обсадных труб, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	04-02-001-08
	      до 300 м, группа грунтов по устойчивости 2
	822,02 
	87,39 
	727,16 
	29,13 
	7,47 
	8,67 

	(103-9001)
	  Трубы, (м)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(109-9058)
	  Башмаки колонные для обсадных труб, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(109-9180)
	  Центраторы пружинные для обсадных труб, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	04-02-001-09
	      до 400 м, группа грунтов по устойчивости 1
	468,17 
	59,77 
	400,93 
	16,12 
	7,47 
	5,93 

	(103-9001)
	  Трубы, (м)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(109-9058)
	  Башмаки колонные для обсадных труб, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(109-9180)
	  Центраторы пружинные для обсадных труб, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	04-02-001-10
	      до 400 м, группа грунтов по устойчивости 2
	822,02 
	87,39 
	727,16 
	29,13 
	7,47 
	8,67 

	(103-9001)
	  Трубы, (м)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(109-9058)
	  Башмаки колонные для обсадных труб, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(109-9180)
	  Центраторы пружинные для обсадных труб, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	04-02-001-11
	      до 600 м, группа грунтов по устойчивости 1
	845,92 
	60,88 
	777,57 
	32,38 
	7,47 
	6,04 

	(103-9001)
	  Трубы, (м)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(109-9058)
	  Башмаки колонные для обсадных труб, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(109-9180)
	  Центраторы пружинные для обсадных труб, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	04-02-001-12
	      до 600 м, группа грунтов по устойчивости 2
	1561,86 
	91,63 
	1462,76 
	60,84 
	7,47 
	9,09 

	(103-9001)
	  Трубы, (м)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(109-9058)
	  Башмаки колонные для обсадных труб, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(109-9180)
	  Центраторы пружинные для обсадных труб, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	04-02-001-13
	      до 700 м, группа грунтов по устойчивости 1
	845,92 
	60,88 
	777,57 
	32,38 
	7,47 
	6,04 

	(103-9001)
	  Трубы, (м)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(109-9058)
	  Башмаки колонные для обсадных труб, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(109-9180)
	  Центраторы пружинные для обсадных труб, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	04-02-001-14
	      до 700 м, группа грунтов по устойчивости 2
	1561,86 
	91,63 
	1462,76 
	60,84 
	7,47 
	9,09 

	(103-9001)
	  Трубы, (м)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(109-9058)
	  Башмаки колонные для обсадных труб, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(109-9180)
	  Центраторы пружинные для обсадных труб, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	Таблица 04-02-002. Крепление скважин при роторном бурении трубами со сварным соединением 

   

	
	Измеритель: 10 м закрепленной скважины

	
	Крепление скважины при роторном бурении трубами со сварным соединением, глубина скважины:

	04-02-002-01
	      до 50 м, группа грунтов по устойчивости 1
	696,84 
	94,05 
	590,18 
	23,58 
	12,61 
	9,33 

	(103-9001)
	  Трубы, (м)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(109-9058)
	  Башмаки колонные для обсадных труб, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(109-9180)
	  Центраторы пружинные для обсадных труб, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	04-02-002-02
	      до 50 м, группа грунтов по устойчивости 2
	1082,20 
	126,00 
	943,59 
	37,67 
	12,61 
	12,5 

	(103-9001)
	  Трубы, (м)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(109-9058)
	  Башмаки колонные для обсадных труб, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(109-9180)
	  Центраторы пружинные для обсадных труб, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	04-02-002-03
	      до 100 м, группа грунтов по устойчивости 1
	821,54 
	93,14 
	712,50 
	28,46 
	15,90 
	9,24 

	(103-9001)
	  Трубы, (м)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(109-9058)
	  Башмаки колонные для обсадных труб, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(109-9180)
	  Центраторы пружинные для обсадных труб, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	04-02-002-04
	      до 100 м, группа грунтов по устойчивости 2
	1294,70 
	141,52 
	1137,28 
	45,39 
	15,90 
	14,04 

	(103-9001)
	  Трубы, (м)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(109-9058)
	  Башмаки колонные для обсадных труб, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(109-9180)
	  Центраторы пружинные для обсадных труб, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	04-02-002-05
	      до 200 м, группа грунтов по устойчивости 1
	859,14 
	106,95 
	736,29 
	29,40 
	15,90 
	10,61 

	(103-9001)
	  Трубы, (м)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(109-9058)
	  Башмаки колонные для обсадных труб, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(109-9180)
	  Центраторы пружинные для обсадных труб, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	04-02-002-06
	      до 200 м, группа грунтов по устойчивости 2
	1346,81 
	146,06 
	1184,85 
	47,29 
	15,90 
	14,49 

	(103-9001)
	  Трубы, (м)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(109-9058)
	  Башмаки колонные для обсадных труб, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(109-9180)
	  Центраторы пружинные для обсадных труб, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	04-02-002-07
	      до 300 м, группа грунтов по устойчивости 1
	891,62 
	110,07 
	764,45 
	30,49 
	17,10 
	10,92 

	(103-9001)
	  Трубы, (м)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(109-9058)
	  Башмаки колонные для обсадных труб, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(109-9180)
	  Центраторы пружинные для обсадных труб, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	04-02-002-08
	      до 300 м, группа грунтов по устойчивости 2
	1410,59 
	149,89 
	1243,60 
	49,59 
	17,10 
	14,87 

	(103-9001)
	  Трубы, (м)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(109-9058)
	  Башмаки колонные для обсадных труб, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(109-9180)
	  Центраторы пружинные для обсадных труб, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	04-02-002-09
	      до 400 м, группа грунтов по устойчивости 1
	891,62 
	110,07 
	764,45 
	30,49 
	17,10 
	10,92 

	(103-9001)
	  Трубы, (м)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(109-9058)
	  Башмаки колонные для обсадных труб, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(109-9180)
	  Центраторы пружинные для обсадных труб, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	04-02-002-10
	      до 400 м, группа грунтов по устойчивости 2
	1410,59 
	149,89 
	1243,60 
	49,59 
	17,10 
	14,87 

	(103-9001)
	  Трубы, (м)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(109-9058)
	  Башмаки колонные для обсадных труб, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(109-9180)
	  Центраторы пружинные для обсадных труб, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	04-02-002-11
	      до 600 м, группа грунтов по устойчивости 1
	1591,07 
	110,07 
	1463,90 
	60,70 
	17,10 
	10,92 

	(103-9001)
	  Трубы, (м)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(109-9058)
	  Башмаки колонные для обсадных труб, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(109-9180)
	  Центраторы пружинные для обсадных труб, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	04-02-002-12
	      до 600 м, группа грунтов по устойчивости 2
	2600,90 
	154,12 
	2429,68 
	100,81 
	17,10 
	15,29 

	(103-9001)
	  Трубы, (м)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(109-9058)
	  Башмаки колонные для обсадных труб, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(109-9180)
	  Центраторы пружинные для обсадных труб, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	04-02-002-13
	      до 700 м, группа грунтов по устойчивости 1
	1591,07 
	110,07 
	1463,90 
	60,70 
	17,10 
	10,92 

	(103-9001)
	  Трубы, (м)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(109-9058)
	  Башмаки колонные для обсадных труб, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(109-9180)
	  Центраторы пружинные для обсадных труб, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	04-02-002-14
	      до 700 м, группа грунтов по устойчивости 2
	2600,90 
	154,12 
	2429,68 
	100,81 
	17,10 
	15,29 

	(103-9001)
	  Трубы, (м)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(109-9058)
	  Башмаки колонные для обсадных труб, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(109-9180)
	  Центраторы пружинные для обсадных труб, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	Таблица 04-02-003. Крепление скважины при ударно-канатном бурении 

   

	
	Измеритель: 10 м закрепленной скважины

	
	Крепление скважины при ударно-канатном бурении трубами с муфтовым соединением, глубина скважины:

	04-02-003-01
	      до 50 м, группа грунтов по устойчивости 1
	612,30 
	35,85 
	571,07 
	23,17 
	5,38 
	3,64 

	(103-9001)
	  Трубы, (м)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(109-9058)
	  Башмаки колонные для обсадных труб, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(109-9180)
	  Центраторы пружинные для обсадных труб, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	04-02-003-02
	      до 50 м, группа грунтов по устойчивости 2
	1009,99 
	56,34 
	948,27 
	38,21 
	5,38 
	5,72 

	(103-9001)
	  Трубы, (м)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(109-9058)
	  Башмаки колонные для обсадных труб, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(109-9180)
	  Центраторы пружинные для обсадных труб, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	04-02-003-03
	      до 200 м, группа грунтов по устойчивости 1
	793,50 
	36,25 
	749,78 
	30,76 
	7,47 
	3,68 

	(103-9001)
	  Трубы, (м)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(109-9058)
	  Башмаки колонные для обсадных труб, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(109-9180)
	  Центраторы пружинные для обсадных труб, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	04-02-003-04
	      до 200 м, группа грунтов по устойчивости 2
	1262,30 
	73,48 
	1181,35 
	47,97 
	7,47 
	7,46 

	(103-9001)
	  Трубы, (м)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(109-9058)
	  Башмаки колонные для обсадных труб, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(109-9180)
	  Центраторы пружинные для обсадных труб, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	04-02-003-05
	      до 300 м, группа грунтов по устойчивости 1
	962,16 
	58,51 
	896,18 
	36,59 
	7,47 
	5,94 

	(103-9001)
	  Трубы, (м)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(109-9058)
	  Башмаки колонные для обсадных труб, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(109-9180)
	  Центраторы пружинные для обсадных труб, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	04-02-003-06
	      до 300 м, группа грунтов по устойчивости 2
	1366,35 
	78,70 
	1280,18 
	51,90 
	7,47 
	7,99 

	(103-9001)
	  Трубы, (м)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(109-9058)
	  Башмаки колонные для обсадных труб, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(109-9180)
	  Центраторы пружинные для обсадных труб, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	04-02-003-07
	      до 500 м, группа грунтов по устойчивости 1
	962,16 
	58,51 
	896,18 
	36,59 
	7,47 
	5,94 

	(103-9001)
	  Трубы, (м)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(109-9058)
	  Башмаки колонные для обсадных труб, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(109-9180)
	  Центраторы пружинные для обсадных труб, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	04-02-003-08
	      до 500 м, группа грунтов по устойчивости 2
	1582,14 
	89,73 
	1484,94 
	60,03 
	7,47 
	9,11 

	(103-9001)
	  Трубы, (м)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(109-9058)
	  Башмаки колонные для обсадных труб, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(109-9180)
	  Центраторы пружинные для обсадных труб, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	
	Крепление скважины при ударно-канатном бурении трубами со сварным соединением, глубина скважины:

	04-02-003-09
	      до 50 м, группа грунтов по устойчивости 1
	988,88 
	72,10 
	904,17 
	36,59 
	12,61 
	7,32 

	(103-9001)
	  Трубы, (м)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(109-9058)
	  Башмаки колонные для обсадных труб, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(109-9180)
	  Центраторы пружинные для обсадных труб, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	04-02-003-10
	      до 50 м, группа грунтов по устойчивости 2
	1782,88 
	111,70 
	1658,57 
	66,67 
	12,61 
	11,34 

	(103-9001)
	  Трубы, (м)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(109-9058)
	  Башмаки колонные для обсадных труб, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(109-9180)
	  Центраторы пружинные для обсадных труб, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	04-02-003-11
	      до 200 м, группа грунтов по устойчивости 1
	1211,66 
	87,57 
	1110,60 
	45,12 
	13,49 
	8,89 

	(103-9001)
	  Трубы, (м)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(109-9058)
	  Башмаки колонные для обсадных труб, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(109-9180)
	  Центраторы пружинные для обсадных труб, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	04-02-003-12
	      до 200 м, группа грунтов по устойчивости 2
	1991,96 
	127,07 
	1851,40 
	74,66 
	13,49 
	12,9 

	(103-9001)
	  Трубы, (м)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(109-9058)
	  Башмаки колонные для обсадных труб, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(109-9180)
	  Центраторы пружинные для обсадных труб, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	04-02-003-13
	      до 300 м, группа грунтов по устойчивости 1
	1393,82 
	96,43 
	1283,90 
	52,03 
	13,49 
	9,79 

	(103-9001)
	  Трубы, (м)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(109-9058)
	  Башмаки колонные для обсадных труб, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(109-9180)
	  Центраторы пружинные для обсадных труб, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	04-02-003-14
	      до 300 м, группа грунтов по устойчивости 2
	2080,95 
	131,10 
	1936,36 
	78,05 
	13,49 
	13,31 

	(103-9001)
	  Трубы, (м)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(109-9058)
	  Башмаки колонные для обсадных труб, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(109-9180)
	  Центраторы пружинные для обсадных труб, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	04-02-003-15
	      до 500 м, группа грунтов по устойчивости 1
	1393,82 
	96,43 
	1283,90 
	52,03 
	13,49 
	9,79 

	(103-9001)
	  Трубы, (м)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(109-9058)
	  Башмаки колонные для обсадных труб, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(109-9180)
	  Центраторы пружинные для обсадных труб, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	04-02-003-16
	      до 500 м, группа грунтов по устойчивости 2
	2267,13 
	140,36 
	2109,67 
	84,96 
	17,10 
	14,25 

	(103-9001)
	  Трубы, (м)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(109-9058)
	  Башмаки колонные для обсадных труб, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(109-9180)
	  Центраторы пружинные для обсадных труб, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	Таблица 04-02-004. Свободный спуск или подъем обсадных труб в трубах большего диаметра при роторном и ударно-канатном бурении 

   

	
	Измеритель: 10 м закрепленной скважины

	
	Свободный спуск или подъем обсадных труб (надфильтровых труб) в трубах большего диаметра при роторном бурении установками на базе автомобилей грузоподъемностью:

	04-02-004-01
	      12,5 т с соединением муфтовым
	143,53 
	12,20 
	123,86 
	4,88 
	7,47 
	1,21 

	(103-9001)
	  Трубы, (м)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(109-9180)
	  Центраторы пружинные для обсадных труб, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	04-02-004-02
	      12,5 т с соединением сварным
	466,95 
	47,17 
	402,68 
	15,58 
	17,10 
	4,68 

	(103-9001)
	  Трубы, (м)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(109-9180)
	  Центраторы пружинные для обсадных труб, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	04-02-004-03
	      32 т с соединением муфтовым
	246,73 
	12,20 
	227,06 
	9,35 
	7,47 
	1,21 

	(103-9001)
	  Трубы, (м)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(109-9180)
	  Центраторы пружинные для обсадных труб, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	04-02-004-04
	      32 т с соединением сварным
	811,10 
	47,17 
	746,83 
	30,49 
	17,10 
	4,68 

	(103-9001)
	  Трубы, (м)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(109-9180)
	  Центраторы пружинные для обсадных труб, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	
	Свободный спуск или подъем обсадных труб (надфильтровых труб) в трубах большего диаметра при ударно-канатном бурении с соединением:

	04-02-004-05
	      муфтовым
	121,12 
	14,09 
	99,56 
	7,30 
	7,47 
	1,43 

	(103-9001)
	  Трубы, (м)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(109-9180)
	  Центраторы пружинные для обсадных труб, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	04-02-004-06
	      сварным
	315,09 
	41,17 
	256,82 
	20,06 
	17,10 
	4,18 

	(103-9001)
	  Трубы, (м)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(109-9180)
	  Центраторы пружинные для обсадных труб, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	Таблица 04-02-005. Извлечение труб из скважины 

   

	
	Измеритель: 10 м труб, обжатых грунтами

	
	Извлечение труб из скважины станками роторного бурения, глубина скважины:

	04-02-005-01
	      до 200 м, группа грунтов по устойчивости 1
	619,99 
	67,74 
	552,25 
	22,36 
	0,00 
	6,72 

	04-02-005-02
	      до 200 м, группа грунтов по устойчивости 2
	1170,97 
	151,60 
	1019,37 
	40,92 
	0,00 
	15,04 

	04-02-005-03
	      до 400 м, группа грунтов по устойчивости 1
	458,77 
	78,93 
	379,84 
	15,45 
	0,00 
	7,83 

	04-02-005-04
	      до 400 м, группа грунтов по устойчивости 2
	1142,68 
	178,62 
	964,06 
	38,62 
	0,00 
	17,72 

	04-02-005-05
	      до 700 м, группа грунтов по устойчивости 1
	1117,38 
	79,63 
	1037,75 
	43,36 
	0,00 
	7,9 

	04-02-005-06
	      до 700 м, группа грунтов по устойчивости 2
	2023,48 
	178,62 
	1844,86 
	76,69 
	0,00 
	17,72 

	
	Извлечение труб из скважины станками ударно-канатного бурения, глубина скважины:

	04-02-005-07
	      до 50 м, группа грунтов по устойчивости 1
	324,93 
	78,50 
	246,43 
	22,56 
	0,00 
	7,97 

	04-02-005-08
	      до 50 м, группа грунтов по устойчивости 2
	561,87 
	123,13 
	438,74 
	39,52 
	0,00 
	12,5 

	04-02-005-09
	      до 200 м, группа грунтов по устойчивости 1
	324,99 
	78,50 
	246,49 
	22,56 
	0,00 
	7,97 

	04-02-005-10
	      до 200 м, группа грунтов по устойчивости 2
	561,87 
	123,13 
	438,74 
	39,52 
	0,00 
	12,5 

	04-02-005-11
	      до 300 м, группа грунтов по устойчивости 1
	326,78 
	78,50 
	248,28 
	22,56 
	0,00 
	7,97 

	04-02-005-12
	      до 300 м, группа грунтов по устойчивости 2
	563,82 
	166,56 
	397,26 
	35,36 
	0,00 
	16,91 

	04-02-005-13
	      до 500 м, группа грунтов по устойчивости 1
	331,99 
	91,61 
	240,38 
	21,62 
	0,00 
	9,3 

	04-02-005-14
	      до 500 м, группа грунтов по устойчивости 2
	567,93 
	188,23 
	379,70 
	33,20 
	0,00 
	19,11 

	Таблица 04-02-006. Сварка обсадных труб 

   

	
	Измеритель: 1 сварка

	
	Сварка обсадных труб наружным диаметром:

	04-02-006-01
	      до 168 мм
	28,80 
	7,98 
	11,19 
	0,00 
	9,63 
	0,84 

	04-02-006-02
	      до 219 мм
	35,34 
	9,60 
	13,70 
	0,00 
	12,04 
	1,01 

	04-02-006-03
	      до 245 мм
	41,97 
	11,31 
	16,21 
	0,00 
	14,45 
	1,19 

	04-02-006-04
	      до 273 мм
	49,30 
	13,78 
	19,87 
	0,00 
	15,65 
	1,45 

	04-02-006-05
	      до 299 мм
	51,58 
	14,16 
	20,57 
	0,00 
	16,85 
	1,49 

	04-02-006-06
	      до 325 мм
	53,96 
	14,63 
	21,27 
	0,00 
	18,06 
	1,54 

	04-02-006-07
	      до 377 мм
	62,64 
	16,91 
	24,06 
	0,00 
	21,67 
	1,78 

	04-02-006-08
	      до 426 мм
	67,36 
	18,34 
	26,15 
	0,00 
	22,87 
	1,93 

	04-02-006-09
	      до 478 мм
	75,33 
	20,24 
	29,81 
	0,00 
	25,28 
	2,13 

	04-02-006-10
	      до 530 мм
	81,73 
	22,14 
	31,90 
	0,00 
	27,69 
	2,33 

	04-02-006-11
	      до 630 мм
	96,39 
	26,41 
	37,48 
	0,00 
	32,50 
	2,78 

	04-02-006-12
	      до 720 мм
	104,27 
	28,22 
	41,14 
	0,00 
	34,91 
	2,97 

	Таблица 04-02-007. Резка обсадных труб 

   

	
	Измеритель: 1 рез

	
	Резка обсадных труб наружным диаметром:

	04-02-007-01
	      до 168 мм
	4,71 
	1,62 
	1,92 
	0,00 
	1,17 
	0,17 

	04-02-007-02
	      до 219 мм
	5,27 
	1,90 
	1,96 
	0,00 
	1,41 
	0,2 

	04-02-007-03
	      до 245 мм
	6,33 
	2,00 
	2,84 
	0,00 
	1,49 
	0,21 

	04-02-007-04
	      до 273 мм
	6,68 
	2,19 
	2,86 
	0,00 
	1,63 
	0,23 

	04-02-007-05
	      до 299 мм
	6,87 
	2,28 
	2,87 
	0,00 
	1,72 
	0,24 

	04-02-007-06
	      до 325 мм
	7,06 
	2,38 
	2,89 
	0,00 
	1,79 
	0,25 

	04-02-007-07
	      до 377 мм
	7,71 
	2,76 
	2,92 
	0,00 
	2,03 
	0,29 

	04-02-007-08
	      до 426 мм
	8,95 
	2,95 
	3,82 
	0,00 
	2,18 
	0,31 

	04-02-007-09
	      до 478 мм
	9,32 
	3,14 
	3,84 
	0,00 
	2,34 
	0,33 

	04-02-007-10
	      до 530 мм
	10,06 
	3,52 
	3,89 
	0,00 
	2,65 
	0,37 

	04-02-007-11
	      до 630 мм
	11,95 
	4,09 
	4,82 
	0,00 
	3,04 
	0,43 

	04-02-007-12
	      до 720 мм
	13,73 
	4,56 
	5,75 
	0,00 
	3,42 
	0,48 

	Таблица 04-02-008. Крепление скважины при колонковом бурении трубами с муфтовым соединением 

   

	
	Измеритель: 10 м закрепленной скважины

	
	Крепление скважины при колонковом бурении трубами с муфтовым соединением, глубина скважины:

	04-02-008-01
	      до 50 м, группа грунтов по устойчивости 1
	103,14 
	41,33 
	56,43 
	6,93 
	5,38 
	4,1 

	(103-9001)
	  Трубы, (м)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(109-9058)
	  Башмаки колонные для обсадных труб, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(109-9180)
	  Центраторы пружинные для обсадных труб, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	04-02-008-02
	      до 50 м, группа грунтов по устойчивости 2
	160,84 
	60,08 
	95,38 
	12,99 
	5,38 
	5,96 

	(103-9001)
	  Трубы, (м)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(109-9058)
	  Башмаки колонные для обсадных труб, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(109-9180)
	  Центраторы пружинные для обсадных труб, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	04-02-008-03
	      до 100 м, группа грунтов по устойчивости 1
	147,41 
	52,62 
	88,52 
	10,81 
	6,27 
	5,22 

	(103-9001)
	  Трубы, (м)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(109-9058)
	  Башмаки колонные для обсадных труб, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(109-9180)
	  Центраторы пружинные для обсадных труб, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	04-02-008-04
	      до 100 м, группа грунтов по устойчивости 2
	224,28 
	75,70 
	141,11 
	18,98 
	7,47 
	7,51 

	(103-9001)
	  Трубы, (м)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(109-9058)
	  Башмаки колонные для обсадных труб, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(109-9180)
	  Центраторы пружинные для обсадных труб, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	04-02-008-05
	      до 200 м, группа грунтов по устойчивости 1
	154,42 
	54,53 
	92,42 
	11,41 
	7,47 
	5,41 

	(103-9001)
	  Трубы, (м)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(109-9058)
	  Башмаки колонные для обсадных труб, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(109-9180)
	  Центраторы пружинные для обсадных труб, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	04-02-008-06
	      до 200 м, группа грунтов по устойчивости 2
	237,10 
	79,43 
	150,20 
	20,40 
	7,47 
	7,88 

	(103-9001)
	  Трубы, (м)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(109-9058)
	  Башмаки колонные для обсадных труб, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(109-9180)
	  Центраторы пружинные для обсадных труб, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	04-02-008-07
	      до 300 м, группа грунтов по устойчивости 1
	163,06 
	57,05 
	98,54 
	12,32 
	7,47 
	5,66 

	(103-9001)
	  Трубы, (м)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(109-9058)
	  Башмаки колонные для обсадных труб, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(109-9180)
	  Центраторы пружинные для обсадных труб, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	04-02-008-08
	      до 300 м, группа грунтов по устойчивости 2
	252,40 
	84,07 
	160,86 
	21,99 
	7,47 
	8,34 

	(103-9001)
	  Трубы, (м)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(109-9058)
	  Башмаки колонные для обсадных труб, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(109-9180)
	  Центраторы пружинные для обсадных труб, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	Таблица 04-02-009. Крепление скважины при колонковом бурении трубами со сварным соединением 

   

	
	Измеритель: 10 м закрепленной скважины

	
	Крепление скважины при колонковом бурении трубами со сварным соединением, глубина скважины:

	04-02-009-01
	      до 50 м, группа грунтов по устойчивости 1
	248,90 
	88,70 
	147,59 
	18,01 
	12,61 
	8,8 

	(103-9001)
	  Трубы, (м)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(109-9058)
	  Башмаки колонные для обсадных труб, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(109-9180)
	  Центраторы пружинные для обсадных труб, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	04-02-009-02
	      до 50 м, группа грунтов по устойчивости 2
	347,66 
	119,95 
	215,10 
	28,50 
	12,61 
	11,9 

	(103-9001)
	  Трубы, (м)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(109-9058)
	  Башмаки колонные для обсадных труб, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(109-9180)
	  Центраторы пружинные для обсадных труб, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	04-02-009-03
	      до 100 м, группа грунтов по устойчивости 1
	295,19 
	100,09 
	179,20 
	21,74 
	15,90 
	9,93 

	(103-9001)
	  Трубы, (м)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(109-9058)
	  Башмаки колонные для обсадных труб, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(109-9180)
	  Центраторы пружинные для обсадных труб, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	04-02-009-04
	      до 100 м, группа грунтов по устойчивости 2
	412,33 
	136,08 
	260,35 
	34,37 
	15,90 
	13,5 

	(103-9001)
	  Трубы, (м)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(109-9058)
	  Башмаки колонные для обсадных труб, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(109-9180)
	  Центраторы пружинные для обсадных труб, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	04-02-009-05
	      до 200 м, группа грунтов по устойчивости 1
	301,45 
	101,81 
	183,74 
	22,46 
	15,90 
	10,1 

	(103-9001)
	  Трубы, (м)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(109-9058)
	  Башмаки колонные для обсадных труб, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(109-9180)
	  Центраторы пружинные для обсадных труб, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	04-02-009-06
	      до 200 м, группа грунтов по устойчивости 2
	424,43 
	139,10 
	269,43 
	35,77 
	15,90 
	13,8 

	(103-9001)
	  Трубы, (м)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(109-9058)
	  Башмаки колонные для обсадных труб, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(109-9180)
	  Центраторы пружинные для обсадных труб, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	04-02-009-07
	      до 300 м, группа грунтов по устойчивости 1
	311,84 
	104,83 
	189,91 
	23,27 
	17,10 
	10,4 

	(103-9001)
	  Трубы, (м)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(109-9058)
	  Башмаки колонные для обсадных труб, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(109-9180)
	  Центраторы пружинные для обсадных труб, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	04-02-009-08
	      до 300 м, группа грунтов по устойчивости 2
	442,69 
	144,14 
	281,45 
	37,48 
	17,10 
	14,3 

	(103-9001)
	  Трубы, (м)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(109-9058)
	  Башмаки колонные для обсадных труб, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(109-9180)
	  Центраторы пружинные для обсадных труб, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	Таблица 04-02-010. Крепление скважины при шнековом бурении 

   

	
	Измеритель: 10 м закрепленной скважины

	
	Крепление скважины глубиной до 50 м при шнековом бурении трубами:

	04-02-010-01
	      с муфтовым соединением, группа грунтов по устойчивости 1
	210,26 
	15,32 
	189,56 
	23,17 
	5,38 
	1,52 

	(103-9001)
	  Трубы, (м)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(109-9058)
	  Башмаки колонные для обсадных труб, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(109-9180)
	  Центраторы пружинные для обсадных труб, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	04-02-010-02
	      с муфтовым соединением, группа грунтов по устойчивости 2
	328,62 
	26,21 
	297,03 
	38,21 
	5,38 
	2,6 

	(103-9001)
	  Трубы, (м)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(109-9058)
	  Башмаки колонные для обсадных труб, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(109-9180)
	  Центраторы пружинные для обсадных труб, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	04-02-010-03
	      со сварным соединением, группа грунтов по устойчивости 1
	339,48 
	23,89 
	302,98 
	36,59 
	12,61 
	2,37 

	(103-9001)
	  Трубы, (м)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(109-9058)
	  Башмаки колонные для обсадных труб, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(109-9180)
	  Центраторы пружинные для обсадных труб, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	04-02-010-04
	      со сварным соединением, группа грунтов по устойчивости 2
	576,09 
	45,56 
	517,92 
	66,67 
	12,61 
	4,52 

	(103-9001)
	  Трубы, (м)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(109-9058)
	  Башмаки колонные для обсадных труб, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(109-9180)
	  Центраторы пружинные для обсадных труб, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	Таблица 04-02-011. Свободный спуск или подъем обсадных труб в трубах большего диаметра при шнековом бурении 

   

	
	Измеритель: 10 м закрепленной скважины

	
	Свободный спуск или подъем обсадных труб (надфильтровых труб) в трубах большего диаметра:

	04-02-011-01
	      при шнековом бурении с соединением муфтовым
	51,01 
	11,49 
	32,05 
	3,25 
	7,47 
	1,14 

	(103-9001)
	  Трубы, (м)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(109-9180)
	  Центраторы пружинные для обсадных труб, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	04-02-011-02
	      при шнековом бурении с соединением сварным
	197,44 
	44,96 
	135,38 
	15,58 
	17,10 
	4,46 

	(103-9001)
	  Трубы, (м)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(109-9180)
	  Центраторы пружинные для обсадных труб, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	04-02-011-03
	      при колонковом бурении с соединением муфтовым
	72,43 
	11,49 
	53,47 
	6,58 
	7,47 
	1,14 

	(103-9001)
	  Трубы, (м)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(109-9180)
	  Центраторы пружинные для обсадных труб, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	04-02-011-04
	      при колонковом бурении с соединением сварным
	268,99 
	44,96 
	206,93 
	26,69 
	17,10 
	4,46 

	(103-9001)
	  Трубы, (м)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(109-9180)
	  Центраторы пружинные для обсадных труб, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	Таблица 04-02-012. Установка кондуктора при колонковом бурении 

   

	
	Измеритель: 100 м бурения скважины

	04-02-012-01
	Установка кондуктора при колонковом бурении
	1757,27 
	187,49 
	1557,17 
	233,60 
	12,61 
	18,6 

	(103-9001)
	  Трубы, (м)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	Раздел 3. ТАМПОНАЖНЫЕ РАБОТЫ 

   

	Таблица 04-03-001. Цементация затрубного пространства при роторном и ударно-канатном бурении 

   

	
	Измеритель: 1 колонна

	
	Цементация затрубного пространства комплектом бурового оборудования и цементационной установкой с расходом сухой смеси на 1 м цементируемой части скважины до 400 или более 400 кг:

	04-03-001-01
	      при роторном бурении, глубина посадки цементируемой колонны до 50 м
	11895,60 
	1422,39 
	10473,21 
	659,15 
	0,00 
	141,11 

	04-03-001-02
	      при роторном бурении, глубина посадки цементируемой колонны до 100 м
	13198,07 
	1555,85 
	11642,22 
	743,29 
	0,00 
	154,35 

	04-03-001-03
	      при роторном бурении, глубина посадки цементируемой колонны до 200 м
	17129,90 
	1873,37 
	15256,53 
	975,74 
	0,00 
	185,85 

	04-03-001-04
	      при роторном бурении, глубина посадки цементируемой колонны до 400 м
	28573,87 
	2757,08 
	25816,79 
	1652,81 
	0,00 
	273,52 

	04-03-001-05
	      при роторном бурении, глубина посадки цементируемой колонны до 700 м
	70848,31 
	3920,72 
	66927,59 
	3720,94 
	0,00 
	388,96 

	04-03-001-06
	      при ударно-канатном бурении, глубина посадки цементируемой колонны до 50 м
	7609,56 
	933,98 
	6675,58 
	743,11 
	0,00 
	94,82 

	04-03-001-07
	      при ударно-канатном бурении, глубина посадки цементируемой колонны до 100 м
	8286,63 
	983,62 
	7303,01 
	811,62 
	0,00 
	99,86 

	04-03-001-08
	      при ударно-канатном бурении, глубина посадки цементируемой колонны до 200 м
	10657,36 
	1163,58 
	9493,78 
	1053,27 
	0,00 
	118,13 

	04-03-001-09
	      при ударно-канатном бурении, глубина посадки цементируемой колонны до 500 м
	17737,08 
	1700,50 
	16036,58 
	1774,24 
	0,00 
	172,64 

	Примечание.

Затраты принимать с учетом приложения 4.6



	Таблица 04-03-002. Подбашмачный тампонаж глиной при роторном и ударно-канатном бурении 

   

	
	Измеритель: 1 м тампонажа

	
	Подбашмачный тампонаж глиной:

	04-03-002-01
	      при роторном бурении, глубина скважины до 500 м
	166,59 
	18,75 
	147,84 
	6,91 
	0,00 
	1,86 

	04-03-002-02
	      при роторном бурении, глубина скважины до 600 м
	279,18 
	18,75 
	260,43 
	11,79 
	0,00 
	1,86 

	04-03-002-03
	      при ударно-канатном бурении
	131,55 
	21,08 
	110,47 
	10,21 
	0,00 
	2,14 

	Примечание.

Затраты принимать с учетом приложения 4.9.



	Таблица 04-03-003. Подбашмачный тампонаж цементом при роторном и ударно-канатном бурении 

   

	
	Измеритель: 1 м тампонажа

	
	Подбашмачный тампонаж цементом:

	04-03-003-01
	      при роторном бурении, глубина скважины до 500 м
	366,87 
	32,56 
	334,31 
	13,58 
	0,00 
	3,23 

	04-03-003-02
	      при роторном бурении, глубина скважины до 600 м
	667,10 
	32,56 
	634,54 
	26,60 
	0,00 
	3,23 

	04-03-003-03
	      при ударно-канатном бурении
	370,03 
	21,47 
	348,56 
	14,13 
	0,00 
	2,18 

	Примечание.

Затраты принимать с учетом приложения 4.9.



	Таблица 04-03-004. Цементация затрубного пространства при колонковом бурении 

   

	
	Измеритель: 1 колонна

	
	Цементация затрубного пространства комплектом бурового оборудования и цементационной установкой с расходом сухой смеси на 1 м цементируемой части скважины до 400 или более 400 кг при колонковом бурении, глубина посадки цементируемой колонны:

	04-03-004-01
	      до 50 м
	5140,21 
	1380,96 
	3759,25 
	574,39 
	0,00 
	137 

	04-03-004-02
	      до 100 м
	5535,93 
	1481,76 
	4054,17 
	607,51 
	0,00 
	147 

	04-03-004-03
	      до 200 м
	6713,89 
	1784,16 
	4929,73 
	717,24 
	0,00 
	177 

	Примечание.

Затраты принимать с учетом приложения 4.6



	Таблица 04-03-005. Подбашмачный тампонаж глиной при колонковом бурении 

   

	
	Измеритель: 1 м тампонажа

	04-03-005-01
	Подбашмачный тампонаж глиной при колонковом бурении
	66,42 
	17,54 
	48,88 
	5,67 
	0,00 
	1,74 

	Примечание.

Затраты принимать с учетом приложения 4.9.



	Таблица 04-03-006. Подбашмачный тампонаж цементом при колонковом бурении 

   

	
	Измеритель: 1 м тампонажа

	04-03-006-01
	Подбашмачный тампонаж цементом при колонковом бурении
	101,76 
	31,35 
	70,41 
	10,26 
	0,00 
	3,11 

	Примечание.

Затраты принимать с учетом приложения 4.9.



	Раздел 4. УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ И ОТКАЧКА ВОДЫ ИЗ СКВАЖИНЫ 

   

	Таблица 04-04-001. Установка фильтров на колонне водоподъемных труб при роторном и ударно-канатном бурении 

   

	
	Измеритель: 10 м труб

	
	Установка фильтров на колонне водоподъемных труб:

	04-04-001-01
	      при роторном бурении при глубине скважины до 500 м
	345,70 
	30,24 
	300,51 
	12,06 
	14,95 
	3,07 

	(103-9001)
	  Трубы, (м)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(109-9050)
	  Фильтры, (м)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	04-04-001-02
	      при роторном бурении при глубине скважины до 600 м
	586,51 
	30,24 
	541,32 
	22,49 
	14,95 
	3,07 

	(103-9001)
	  Трубы, (м)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(109-9050)
	  Фильтры, (м)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	04-04-001-03
	      при ударно-канатном бурении
	401,96 
	40,09 
	346,92 
	28,95 
	14,95 
	4,07 

	(103-9001)
	  Трубы, (м)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(109-9050)
	  Фильтры, (м)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	Таблица 04-04-002. Установка фильтра впотай на бурильных трубах при роторном и ударно-канатном бурении 

   

	
	Измеритель: 10 м труб

	
	Установка фильтров впотай на бурильных трубах:

	04-04-002-01
	      при роторном бурении при глубине до 500 м
	712,08 
	56,34 
	640,79 
	25,34 
	14,95 
	5,72 

	(103-9001)
	  Трубы, (м)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(109-9050)
	  Фильтры, (м)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	04-04-002-02
	      при роторном бурении при глубине до 600 м
	1281,27 
	56,34 
	1209,98 
	50,00 
	14,95 
	5,72 

	(103-9001)
	  Трубы, (м)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(109-9050)
	  Фильтры, (м)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	04-04-002-03
	      при ударно-канатном бурении
	404,42 
	38,51 
	350,96 
	30,03 
	14,95 
	3,91 

	(103-9001)
	  Трубы, (м)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(109-9050)
	  Фильтры, (м)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	Таблица 04-04-003. Засыпка гравия или песка в межтрубное пространство 

   

	
	Измеритель: 10 м3 засыпаемого материала

	
	Засыпка в межтрубное пространство при всех видах бурения:

	04-04-003-01
	      гравия
	2050,87 
	1018,02 
	0,00 
	0,00 
	1032,85 
	114 

	(405-0254)
	  Известь строительная негашеная хлорная, марки А, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	04-04-003-02
	      песка
	1590,49 
	1018,02 
	0,00 
	0,00 
	572,47 
	114 

	(405-0254)
	  Известь строительная негашеная хлорная, марки А, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	Таблица 04-04-004. Откачка воды из скважины эрлифтом при роторном и ударно-канатном бурении 

   

	
	Измеритель: 1 сутки откачки

	
	Откачка воды из скважины эрлифтом при роторном бурении с компрессором, работающим:

	04-04-004-01
	      от двигателя внутреннего сгорания, при глубине скважины до 300 м
	10724,57 
	658,07 
	10066,50 
	604,91 
	0,00 
	59,02 

	04-04-004-02
	      от двигателя внутреннего сгорания, при глубине скважины до 500 м
	10724,57 
	658,07 
	10066,50 
	604,91 
	0,00 
	59,02 

	04-04-004-03
	      от двигателя внутреннего сгорания, при глубине скважины до 700 м
	18067,70 
	658,07 
	17409,63 
	923,24 
	0,00 
	59,02 

	04-04-004-04
	      от электродвигателя, при глубине скважины до 300 м
	9670,51 
	658,07 
	9012,44 
	567,80 
	0,00 
	59,02 

	04-04-004-05
	      от электродвигателя, при глубине скважины до 500 м
	9670,51 
	658,07 
	9012,44 
	567,80 
	0,00 
	59,02 

	04-04-004-06
	      от электродвигателя, при глубине скважины до 700 м
	17013,64 
	658,07 
	16355,57 
	885,96 
	0,00 
	59,02 

	
	Откачка воды из скважины эрлифтом при ударно-канатном бурении с компрессором, работающим:

	04-04-004-07
	      от двигателя внутреннего сгорания, при глубине скважины до 50 м
	6820,78 
	658,07 
	6162,71 
	649,25 
	0,00 
	59,02 

	04-04-004-08
	      от двигателя внутреннего сгорания, при глубине скважины до 200 м
	6820,78 
	658,07 
	6162,71 
	649,25 
	0,00 
	59,02 

	04-04-004-09
	      от двигателя внутреннего сгорания, при глубине скважины до 300 м
	6820,78 
	658,07 
	6162,71 
	649,25 
	0,00 
	59,02 

	04-04-004-10
	      от электродвигателя, при глубине скважины до 50 м
	5766,72 
	658,07 
	5108,65 
	612,14 
	0,00 
	59,02 

	04-04-004-11
	      от электродвигателя, при глубине скважины до 200 м
	5766,72 
	658,07 
	5108,65 
	612,14 
	0,00 
	59,02 

	04-04-004-12
	      от электродвигателя, при глубине скважины до 300 м
	5766,72 
	658,07 
	5108,65 
	612,14 
	0,00 
	59,02 

	Таблица 04-04-005. Откачка воды насосом при роторном и ударно-канатном бурении 

   

	
	Измеритель: 1 сутки откачки

	
	Откачка воды насосом при роторном бурении при глубине скважины:

	04-04-005-01
	      до 500 м
	4207,37 
	484,66 
	3722,71 
	187,91 
	0,00 
	44,1 

	04-04-005-02
	      до 700 м
	6595,06 
	489,27 
	6105,79 
	291,24 
	0,00 
	44,52 

	04-04-005-03
	Откачка воды насосом при ударно-канатном бурении при глубине скважины до 500 м
	2949,70 
	493,89 
	2455,81 
	202,33 
	0,00 
	44,94 

	Таблица 04-04-006. Установка фильтров на колонне водоподъемных труб при колонковом бурении 

   

	
	Измеритель: 10 м труб

	04-04-006-01
	Установка фильтров на колонне водоподъемных труб при колонковом бурении
	133,01 
	29,23 
	88,83 
	9,40 
	14,95 
	2,9 

	(103-9001)
	  Трубы, (м)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(109-9050)
	  Фильтры, (м)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	Таблица 04-04-007. Установка фильтров впотай на бурильных трубах при колонковом бурении 

   

	
	Измеритель: 10 м труб

	04-04-007-01
	Установка фильтров впотай на бурильных трубах при колонковом бурении
	202,49 
	55,44 
	132,10 
	19,04 
	14,95 
	5,5 

	(103-9001)
	  Трубы, (м)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(109-9050)
	  Фильтры, (м)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	Таблица 04-04-008. Откачка воды из скважины эрлифтом при колонковом бурении 

   

	
	Измеритель: 1 сутки откачки

	
	Откачка воды из скважины эрлифтом при колонковом бурении с компрессором, работающим:

	04-04-008-01
	      от двигателя внутреннего сгорания
	4130,57 
	577,58 
	3552,99 
	515,16 
	0,00 
	57,3 

	04-04-008-02
	      от электродвигателя
	3107,21 
	577,58 
	2529,63 
	479,07 
	0,00 
	57,3 

	Таблица 04-04-009. Откачка воды насосом при колонковом бурении 

   

	
	Измеритель: 1 сутки откачки

	04-04-009-01
	Откачка воды насосом при колонковом бурении
	2051,33 
	423,36 
	1627,97 
	161,64 
	0,00 
	42 

	Раздел 5. СООРУЖЕНИЕ ШАХТНЫХ КОЛОДЦЕВ 

   

	Таблица 04-05-001. Сооружение шахтных колодцев 

   

	
	Измеритель: 1 м проходки

	
	Сооружение шахтных колодцев в грунтах группы:

	04-05-001-01
	      1
	96,92 
	16,91 
	80,01 
	10,67 
	0,00 
	1,78 

	(109-9101)
	  Расход бурового инструмента, (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	04-05-001-02
	      2
	110,61 
	19,29 
	91,32 
	12,18 
	0,00 
	2,03 

	(109-9101)
	  Расход бурового инструмента, (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	04-05-001-03
	      3
	157,92 
	27,46 
	130,46 
	17,40 
	0,00 
	2,89 

	(109-9101)
	  Расход бурового инструмента, (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	04-05-001-04
	      4
	233,64 
	40,57 
	193,07 
	25,75 
	0,00 
	4,27 

	(109-9101)
	  Расход бурового инструмента, (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	04-05-001-05
	Крепление шахтных колодцев железобетонными кольцами
	89,92 
	12,73 
	59,76 
	6,96 
	17,43 
	1,34 

	(403-9040)
	  Кольца железобетонные и бетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	Таблица 04-05-002. Устройство оголовка и донного фильтра 

   

	
	Измеритель: 1 колодец

	
	Устройство:

	04-05-002-01
	      оголовка
	84,93 
	47,12 
	20,38 
	1,63 
	17,43 
	4,96 

	(403-9040)
	  Кольца железобетонные и бетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	04-05-002-02
	      донного фильтра в грунтах 1-4 групп
	317,50 
	103,55 
	213,95 
	28,54 
	0,00 
	10,9 

	(406-9225)
	  Фильтрующие материалы, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	04-05-002-03
	      донного фильтра в плывунах
	370,80 
	116,85 
	253,95 
	33,87 
	0,00 
	12,3 

	(403-9050)
	  Плиты железобетонные и бетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	(406-9225)
	  Фильтрующие материалы, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	Таблица 04-05-003. Откачка воды из шахтных колодцев 

   

	
	Измеритель: 1 час откачки

	04-05-003-01
	Откачка воды из шахтных колодцев
	103,22 
	16,25 
	86,97 
	11,60 
	0,00 
	1,71 

	Раздел 6. ПРОЧИЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ РАБОТЫ 

   

	Таблица 04-06-001. Перемещение станка 

   

	
	Измеритель: 1 перемещение

	
	Перемещение станка:

	04-06-001-01
	      колонкового
	29,56 
	29,56 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	3,31 

	04-06-001-02
	      перфораторного
	6,97 
	6,97 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,78 

	Таблица 04-06-002. Реагентная обработка скважин 

   

	
	Измеритель: 100 м скважины

	
	Реагентная обработка скважин глубиной:

	04-06-002-01
	      до 100 м
	29476,04 
	2076,08 
	27376,98 
	1058,08 
	22,98 
	205,96 

	(101-9150)
	  Кислота, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(103-9001)
	  Трубы, (м)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(3)  
	-  

	(109-9060)
	  Оголовок-герметизатор для реагентной обработки скважин, (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,05)  
	-  

	04-06-002-02
	      до 400 м
	33205,72 
	2323,34 
	30859,40 
	1135,00 
	22,98 
	230,49 

	(101-9150)
	  Кислота, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(103-9001)
	  Трубы, (м)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(3)  
	-  

	(109-9060)
	  Оголовок-герметизатор для реагентной обработки скважин, (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,05)  
	-  

	04-06-002-03
	      до 700 м
	55906,37 
	2331,20 
	53552,19 
	2150,59 
	22,98 
	231,27 

	(101-9150)
	  Кислота, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(103-9001)
	  Трубы, (м)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(3)  
	-  

	(109-9060)
	  Оголовок-герметизатор для реагентной обработки скважин, (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,05)  
	-  
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