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	Раздел 1. ОБЛИЦОВОЧНЫЕ РАБОТЫ 

   

	Подраздел 1.1 ОБЛИЦОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПРИРОДНЫМ КАМНЕМ И ЛИНЕЙНЫМИ ФАСОННЫМИ КАМНЯМИ 

   

	Таблица 15-01-001. Облицовка стен гранитными плитами 

   

	
	Измеритель: 100 м2 поверхности облицовки

	
	Облицовка стен гранитными плитами полированными толщиной 40 мм при числе плит в 1 м2:

	15-01-001-01
	      до 2
	172708,09 
	13279,76 
	239,05 
	48,55 
	159189,28 
	1175,2 

	(101-9030)
	  Детали крепления, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	15-01-001-02
	      до 3
	175666,46 
	16216,63 
	247,27 
	48,55 
	159202,56 
	1435,1 

	(101-9030)
	  Детали крепления, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	15-01-001-03
	      до 4
	178477,99 
	18898,12 
	256,86 
	48,55 
	159323,01 
	1672,4 

	(101-9030)
	  Детали крепления, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	15-01-001-04
	      до 6
	181881,41 
	22090,37 
	275,27 
	48,78 
	159515,77 
	1954,9 

	(101-9030)
	  Детали крепления, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	15-01-001-05
	      более 6
	186876,48 
	26814,90 
	295,66 
	48,78 
	159765,92 
	2373 

	(101-9030)
	  Детали крепления, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	
	Облицовка стен гранитными плитами чистотесанными толщиной 100 мм при числе плит в 1 м2:

	15-01-001-06
	      до 2
	273379,08 
	7661,71 
	1522,25 
	181,32 
	264195,12 
	706,8 

	(101-9030)
	  Детали крепления, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	15-01-001-07
	      до 3
	272454,58 
	9391,78 
	1518,43 
	180,30 
	261544,37 
	866,4 

	(101-9030)
	  Детали крепления, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	15-01-001-08
	      до 4
	274061,06 
	10998,26 
	1518,43 
	180,30 
	261544,37 
	1014,6 

	(101-9030)
	  Детали крепления, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	15-01-001-09
	      до 6
	275686,73 
	12604,75 
	1518,43 
	180,30 
	261563,55 
	1162,8 

	(101-9030)
	  Детали крепления, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	15-01-001-10
	      более 6
	275118,12 
	14709,88 
	1510,78 
	179,01 
	258897,46 
	1357 

	(101-9030)
	  Детали крепления, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	
	Облицовка стен гранитными плитами с поверхностью «под скалу» толщиной 150 мм при числе плит в 1 м2:

	15-01-001-11
	      до 2
	111996,81 
	7921,29 
	1672,99 
	218,38 
	102402,53 
	741 

	(101-9030)
	  Детали крепления, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	15-01-001-12
	      до 3
	113703,82 
	9627,41 
	1672,99 
	218,38 
	102403,42 
	900,6 

	(101-9030)
	  Детали крепления, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	15-01-001-13
	      до 4
	114246,34 
	11211,67 
	1668,55 
	217,09 
	101366,12 
	1048,8 

	(101-9030)
	  Детали крепления, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	15-01-001-14
	      до 6
	114911,61 
	12917,80 
	1664,11 
	216,02 
	100329,70 
	1208,4 

	(101-9030)
	  Детали крепления, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	15-01-001-15
	      более 6
	115699,88 
	14745,79 
	1659,67 
	214,94 
	99294,42 
	1379,4 

	(101-9030)
	  Детали крепления, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	Таблица 15-01-002. Облицовка стен плитами из известняка, мрамора и травертина 

   

	

	
	Измеритель: 100 м2 поверхности облицовки

	
	Облицовка стен плитами из известняка толщиной 60 мм при числе плит в 1 м2:

	15-01-002-01
	      до 2
	46990,18 
	5687,33 
	1270,56 
	119,64 
	40032,29 
	517,5 

	(101-9030)
	  Детали крепления, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	15-01-002-02
	      до 3
	48120,27 
	7203,95 
	1269,93 
	119,43 
	39646,39 
	655,5 

	(101-9030)
	  Детали крепления, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	15-01-002-03
	      до 4
	49384,12 
	8467,80 
	1269,93 
	119,43 
	39646,39 
	770,5 

	(101-9030)
	  Детали крепления, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	15-01-002-04
	      до 6
	50648,85 
	9731,65 
	1269,93 
	119,43 
	39647,27 
	885,5 

	(101-9030)
	  Детали крепления, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	15-01-002-05
	      более 6
	51148,47 
	10616,34 
	1269,61 
	119,33 
	39262,52 
	966 

	(101-9030)
	  Детали крепления, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	
	Облицовка стен плитами из мрамора или травертина (полированного) толщиной 25 мм при числе плит в 1 м2:

	15-01-002-06
	      до 2
	59839,54 
	6929,73 
	119,48 
	31,21 
	52790,33 
	621,5 

	(101-9030)
	  Детали крепления, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	15-01-002-07
	      до 3
	61734,49 
	8819,65 
	121,01 
	31,21 
	52793,83 
	791 

	(101-9030)
	  Детали крепления, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	15-01-002-08
	      до 4
	63503,05 
	10583,58 
	122,69 
	31,21 
	52796,78 
	949,2 

	(101-9030)
	  Детали крепления, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	15-01-002-09
	      до 6
	65148,61 
	12221,52 
	125,17 
	31,21 
	52801,92 
	1096,1 

	(101-9030)
	  Детали крепления, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	15-01-002-10
	      более 6
	67196,34 
	14237,44 
	128,81 
	31,21 
	52830,09 
	1276,9 

	(101-9030)
	  Детали крепления, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	Таблица 15-01-003. Облицовка колонн гранитными плитами 

   

	
	Измеритель: 100 м2 поверхности облицовки

	
	Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 40 мм четырехгранных колонн при числе плит в 1 м2:

	15-01-003-01
	      до 3
	181279,47 
	21755,66 
	278,14 
	48,48 
	159245,67 
	1898,4 

	(101-9030)
	  Детали крепления, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	15-01-003-02
	      до 4
	185319,15 
	25640,60 
	293,95 
	48,48 
	159384,60 
	2237,4 

	(101-9030)
	  Детали крепления, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	15-01-003-03
	      до 6
	189843,33 
	29914,04 
	321,26 
	48,66 
	159608,03 
	2610,3 

	(101-9030)
	  Детали крепления, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	15-01-003-04
	      более 6
	195854,24 
	35611,95 
	357,94 
	48,66 
	159884,35 
	3107,5 

	(101-9030)
	  Детали крепления, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	
	Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 40 мм многогранных колонн при числе плит в 1 м2:

	15-01-003-05
	      до 3
	190634,88 
	31052,40 
	299,43 
	48,48 
	159283,05 
	2587,7 

	(101-9030)
	  Детали крепления, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	15-01-003-06
	      до 4
	195955,84 
	36205,20 
	315,40 
	48,48 
	159435,24 
	3017,1 

	(101-9030)
	  Детали крепления, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	15-01-003-07
	      до 6
	201890,35 
	41900,40 
	343,71 
	48,66 
	159646,24 
	3491,7 

	(101-9030)
	  Детали крепления, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	15-01-003-08
	      более 6
	209524,94 
	49222,80 
	380,44 
	48,66 
	159921,70 
	4101,9 

	(101-9030)
	  Детали крепления, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	
	Облицовка гранитными плитами чистотесанными толщиной 100 мм четырехгранных колонн при числе плит в 1 м2:

	15-01-003-09
	      до 3
	274840,65 
	11776,88 
	1519,40 
	180,40 
	261544,37 
	1071,6 

	(101-9030)
	  Детали крепления, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  


	15-01-003-10
	      до 4
	276970,52 
	13906,75 
	1519,40 
	180,40 
	261544,37 
	1265,4 

	(101-9030)
	  Детали крепления, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	15-01-003-11
	      до 6
	278618,41 
	15535,46 
	1519,40 
	180,40 
	261563,55 
	1413,6 

	(101-9030)
	  Детали крепления, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	15-01-003-12
	      более 6
	278334,43 
	17915,90 
	1515,27 
	179,44 
	258903,26 
	1630,2 

	(101-9030)
	  Детали крепления, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	
	Облицовка гранитными плитами чистотесанными толщиной 100 мм многогранных колонн при числе плит в 1 м2:

	15-01-003-13
	      до 3
	279078,60 
	16014,83 
	1519,40 
	180,40 
	261544,37 
	1379,4 

	(101-9030)
	  Детали крепления, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	15-01-003-14
	      до 4
	281858,04 
	18794,27 
	1519,40 
	180,40 
	261544,37 
	1618,8 

	(101-9030)
	  Детали крепления, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	15-01-003-15
	      до 6
	284520,47 
	21441,35 
	1519,40 
	180,40 
	261559,72 
	1846,8 

	(101-9030)
	  Детали крепления, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	15-01-003-16
	      более 6
	284506,96 
	24088,43 
	1515,27 
	179,44 
	258903,26 
	2074,8 

	(101-9030)
	  Детали крепления, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	Таблица 15-01-004. Облицовка колонн плитами из известняка, мрамора и травертина 

   

	
	Измеритель: 100 м2 поверхности облицовки

	
	Облицовка плитами из известняка толщиной 60 мм четырехгранных колонн при числе плит в 1 м2:

	15-01-004-01
	      до 3
	50297,73 
	9352,49 
	1269,93 
	119,43 
	39675,31 
	851 

	(101-9030)
	  Детали крепления, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	15-01-004-02
	      до 4
	51814,35 
	10869,11 
	1269,93 
	119,43 
	39675,31 
	989 

	(101-9030)
	  Детали крепления, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	15-01-004-03
	      до 6
	53472,71 
	12512,12 
	1269,93 
	119,43 
	39690,66 
	1138,5 

	(101-9030)
	  Детали крепления, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	15-01-004-04
	      более 6
	54595,56 
	14028,74 
	1268,65 
	119,22 
	39298,17 
	1276,5 

	(101-9030)
	  Детали крепления, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	
	Облицовка плитами из известняка толщиной 60 мм многогранных колонн при числе плит в 1 м2:

	15-01-004-05
	      до 3
	53228,62 
	12283,38 
	1269,93 
	119,43 
	39675,31 
	1058 

	(101-9030)
	  Детали крепления, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	15-01-004-06
	      до 4
	55364,86 
	14419,62 
	1269,93 
	119,43 
	39675,31 
	1242 

	(101-9030)
	  Детали крепления, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	15-01-004-07
	      до 6
	57382,94 
	16422,35 
	1269,93 
	119,43 
	39690,66 
	1414,5 

	(101-9030)
	  Детали крепления, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	15-01-004-08
	      более 6
	58858,38 
	18291,56 
	1268,65 
	119,22 
	39298,17 
	1575,5 

	(101-9030)
	  Детали крепления, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	
	Облицовка плитами из мрамора и травертина (полированного) толщиной 25 мм четырехгранных колонн при числе плит в 1 м2:

	15-01-004-09
	      до 3
	65474,47 
	12513,62 
	127,28 
	31,21 
	52833,57 
	1107,4 

	(101-9030)
	  Детали крепления, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	15-01-004-10
	      до 4
	67908,25 
	14939,73 
	130,12 
	31,21 
	52838,40 
	1322,1 

	(101-9030)
	  Детали крепления, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	15-01-004-11
	      до 6
	70233,08 
	17238,15 
	134,23 
	31,21 
	52860,70 
	1525,5 

	(101-9030)
	  Детали крепления, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	15-01-004-12
	      более 6
	72280,86 
	19281,19 
	138,13 
	31,21 
	52861,54 
	1706,3 

	(101-9030)
	  Детали крепления, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	
	Облицовка плитами из мрамора и травертина (полированного) толщиной 25 мм многогранных колонн при числе плит в 1 м2:

	15-01-004-13
	      до 3
	72675,03 
	19662,00 
	144,29 
	27,38 
	52868,74 
	1638,5 

	(101-9030)
	  Детали крепления, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	15-01-004-14
	      до 4
	75530,26 
	22509,60 
	147,13 
	27,38 
	52873,53 
	1875,8 


	(101-9030)
	  Детали крепления, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	15-01-004-15
	      до 6
	78403,07 
	25357,20 
	150,82 
	27,38 
	52895,05 
	2113,1 

	(101-9030)
	  Детали крепления, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	15-01-004-16
	      более 6
	80344,91 
	27798,00 
	155,99 
	27,38 
	52390,92 
	2316,5 

	(101-9030)
	  Детали крепления, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	Таблица 15-01-005. На каждые 10 мм изменения толщины плит при облицовке стен и колонн 

   

	
	Измеритель: 100 м2 поверхности облицовки

	
	На каждые 10 мм изменения толщины плит добавлять или исключать к расценкам 15-01-001, 15-01-002, 15-01-003, 15-01-004 при облицовке стен и колонн:

	15-01-005-01
	      гранитом полированным
	339,15 
	306,46 
	32,69 
	7,99 
	0,00 
	27,12 

	15-01-005-02
	      гранитом чистотесанным и под «скалу»
	216,43 
	183,74 
	32,69 
	7,99 
	0,00 
	16,95 

	15-01-005-03
	      известняком
	147,40 
	136,61 
	10,79 
	2,71 
	0,00 
	12,43 

	Таблица 15-01-006. При облицовке поверхностей природным камнем с прокладкой в горизонтальных швах свинца 

   

	
	Измеритель: 100 м2 поверхности облицовки

	15-01-006-01
	При облицовке поверхностей природным камнем с прокладкой в горизонтальных швах свинца добавлять
	4223,84 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	4223,84 
	 

	Таблица 15-01-007. Облицовка поверхностей линейными полированными фасонными камнями 

   

	
	Измеритель: 100 м2 поверхности облицовки

	
	Облицовка поверхностей линейными полированными фасонными камнями гранитными при ширине большей стороны камня:

	15-01-007-01
	      до 150 мм
	61856,37 
	57068,96 
	860,41 
	136,84 
	3927,00 
	4915,5 

	(101-9030)
	  Детали крепления, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(412-9230)
	  Камни облицовочные фасонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	15-01-007-02
	      до 250 мм
	49677,25 
	45655,16 
	755,68 
	135,49 
	3266,41 
	3932,4 

	(101-9030)
	  Детали крепления, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(412-9230)
	  Камни облицовочные фасонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	15-01-007-03
	      до 450 мм
	42001,16 
	38045,97 
	1162,55 
	134,14 
	2792,64 
	3277 

	(101-9030)
	  Детали крепления, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(412-9230)
	  Камни облицовочные фасонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	
	Облицовка поверхностей линейными полированными фасонными камнями мраморными при ширине большей стороны камня:

	15-01-007-04
	      до 150 мм
	39057,10 
	36209,27 
	687,94 
	131,87 
	2159,89 
	3118,8 

	(101-9030)
	  Детали крепления, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(412-9230)
	  Камни облицовочные фасонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	15-01-007-05
	      до 250 мм
	32384,10 
	29780,81 
	627,00 
	130,52 
	1976,29 
	2565,1 

	(101-9030)
	  Детали крепления, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(412-9230)
	  Камни облицовочные фасонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	15-01-007-06
	      до 450 мм
	29179,83 
	26107,41 
	1169,60 
	140,25 
	1902,82 
	2248,7 

	(101-9030)
	  Детали крепления, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(412-9230)
	  Камни облицовочные фасонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	Таблица 15-01-008. Облицовка поверхностей линейными чистотесанными фасонными камнями 

   

	
	Измеритель: 100 м2 поверхности облицовки

	
	Облицовка поверхностей линейными чистотесанными фасонными камнями гранитными при ширине большей стороны камня:

	15-01-008-01
	      до 150 мм
	31544,12 
	27309,84 
	2274,14 
	266,93 
	1960,14 
	2416,8 

	(101-9030)
	  Детали крепления, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(412-9230)
	  Камни облицовочные фасонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	15-01-008-02
	      до 250 мм
	26946,49 
	22801,14 
	2271,94 
	265,93 
	1873,41 
	2017,8 

	(101-9030)
	  Детали крепления, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(412-9230)
	  Камни облицовочные фасонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	15-01-008-03
	      до 450 мм
	25372,44 
	20868,84 
	2673,56 
	265,50 
	1830,04 
	1846,8 

	(101-9030)
	  Детали крепления, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(412-9230)
	  Камни облицовочные фасонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	
	Облицовка поверхностей линейными чистотесанными фасонными камнями известняковыми при ширине большей стороны камня:

	15-01-008-04
	      до 150 мм
	26435,74 
	22221,45 
	2254,15 
	262,09 
	1960,14 
	1966,5 

	(101-9030)
	  Детали крепления, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(412-9230)
	  Камни облицовочные фасонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	15-01-008-05
	      до 250 мм
	22968,10 
	18842,75 
	2251,94 
	261,09 
	1873,41 
	1667,5 

	(101-9030)
	  Детали крепления, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(412-9230)
	  Камни облицовочные фасонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	15-01-008-06
	      до 450 мм
	22286,75 
	17803,15 
	2653,56 
	260,67 
	1830,04 
	1575,5 

	(101-9030)
	  Детали крепления, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(412-9230)
	  Камни облицовочные фасонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	Таблица 15-01-009. Облицовка поверхностей полированными плитами толщиной 10 мм 

   

	
	Измеритель: 100 м2 поверхности облицовки

	
	Облицовка поверхностей полированными плитами толщиной 10 мм из мрамора и травертина при числе плит в 1 м2:

	15-01-009-01
	      до 6
	46798,37 
	6767,57 
	66,31 
	12,53 
	39964,49 
	598,9 

	15-01-009-02
	      до 8
	48087,67 
	8044,47 
	70,89 
	12,53 
	39972,31 
	711,9 

	15-01-009-03
	      до 10
	51191,88 
	11109,03 
	85,33 
	12,53 
	39997,52 
	983,1 

	Таблица 15-01-010. Облицовка мрамором ступеней и укладка мраморных плит 

   

	
	Измеритель: 100 м2 поверхности облицовки

	15-01-010-01
	Облицовка ступеней и подступенников мраморными полированными плитами
	91733,10 
	6929,73 
	120,72 
	29,11 
	84682,65 
	621,5 

	15-01-010-02
	Укладка подоконных мраморных полированных плит
	93718,64 
	4746,00 
	126,86 
	32,86 
	88845,78 
	395,5 

	Подраздел 1.2 ОБЛИЦОВКА ПОВЕРХНОСТИ ИСКУССТВЕННЫМИ ПЛИТКАМИ 

   

	Таблица 15-01-016. Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками 

   

	
	Измеритель: 100 м2 облицованной поверхности

	
	Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками:

	15-01-016-01
	      на полимерцементной мастике стен и колонн
	9083,05 
	1202,23 
	35,76 
	10,39 
	7845,06 
	117,52 

	15-01-016-02
	      на цементном растворе стен
	10471,31 
	3031,83 
	48,68 
	15,14 
	7390,80 
	307,8 

	15-01-016-03
	      на цементном растворе колонн
	11257,34 
	3817,86 
	48,68 
	15,14 
	7390,80 
	387,6 

	Таблица 15-01-017. Наружная облицовка по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками (типа «кабанчик») на цементном растворе 

   

	
	Измеритель: 100 м2 облицованной поверхности

	
	Наружная облицовка по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками (типа «кабанчик») на цементном растворе:

	15-01-017-01
	      стен
	13942,66 
	2863,40 
	48,68 
	15,14 
	11030,58 
	290,7 

	15-01-017-02
	      колонн
	14863,43 
	3784,17 
	48,68 
	15,14 
	11030,58 
	384,18 

	Таблица 15-01-018. Наружная облицовка по бетонной поверхности коврами из мелких керамических плиток на полимерцементной мастике 

   

	
	Измеритель: 100 м2 облицованной поверхности

	
	Наружная облицовка по бетонной поверхности коврами из мелких керамических плиток на полимерцементной мастике:

	15-01-018-01
	      стен
	8817,64 
	1758,62 
	30,71 
	8,78 
	7028,31 
	178,54 

	15-01-018-02
	      колонн
	9017,99 
	1958,97 
	30,71 
	8,78 
	7028,31 
	198,88 

	Таблица 15-01-019. Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) 

   

	
	Измеритель: 100 м2 поверхности облицовки

	
	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе:

	15-01-019-01
	      по кирпичу и бетону
	13052,68 
	2193,36 
	30,32 
	9,90 
	10829,00 
	228 

	15-01-019-02
	      по дереву
	16838,10 
	2440,65 
	43,55 
	14,77 
	14353,90 
	259,92 

	
	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) с установкой плиток туалетного гарнитура на цементном растворе:

	15-01-019-03
	      по кирпичу и бетону
	15291,92 
	2281,09 
	30,32 
	9,90 
	12980,51 
	237,12 

	15-01-019-04
	      по дереву
	19037,01 
	2526,29 
	43,55 
	14,77 
	16467,17 
	269,04 

	
	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей:

	15-01-019-05
	      по кирпичу и бетону
	13789,60 
	1536,03 
	32,49 
	17,06 
	12221,08 
	159,67 

	15-01-019-06
	      по дереву
	17638,81 
	1851,05 
	47,93 
	22,75 
	15739,83 
	197,13 

	
	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) с установкой плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей:

	15-01-019-07
	      по кирпичу и бетону
	15964,82 
	1597,98 
	32,49 
	17,06 
	14334,35 
	166,11 

	15-01-019-08
	      по дереву
	19817,25 
	1916,22 
	47,93 
	22,75 
	17853,10 
	204,07 

	Таблица 15-01-020. Облицовка поверхностей с карнизными, плинтусными и угловыми плитками 

   

	
	Измеритель: 100 м2 поверхности облицовки

	
	Облицовка стен на цементном растворе с карнизными, плинтусными и угловыми плитками:

	15-01-020-01
	      в жилых зданиях по кирпичу и бетону
	15064,61 
	2050,79 
	30,32 
	9,90 
	12983,50 
	213,18 

	15-01-020-02
	      в жилых зданиях по дереву
	19099,64 
	2547,69 
	43,55 
	14,77 
	16508,40 
	271,32 

	15-01-020-03
	      в общественных зданиях по кирпичу и бетону
	15933,42 
	2467,53 
	30,32 
	9,90 
	13435,57 
	256,5 

	15-01-020-04
	      в общественных зданиях по дереву
	19969,19 
	2965,17 
	43,55 
	14,77 
	16960,47 
	315,78 

	15-01-020-05
	      в промышленных зданиях по кирпичу и бетону
	15625,46 
	2160,46 
	30,32 
	9,90 
	13434,68 
	224,58 

	15-01-020-06
	      в промышленных зданиях по дереву
	19668,58 
	2665,45 
	43,55 
	14,77 
	16959,58 
	283,86 

	
	Облицовка столбов пилястр и откосов на цементном растворе с карнизными, плинтусными и угловыми плитками:

	15-01-020-07
	      по кирпичу и бетону
	19605,87 
	4606,53 
	30,32 
	9,90 
	14969,02 
	430,92 

	15-01-020-08
	      по дереву
	23933,40 
	5395,94 
	43,55 
	14,77 
	18493,91 
	519,84 

	
	Облицовка стен на клее из сухих смесей с карнизными, плинтусными и угловыми плитками:

	15-01-020-09
	      в жилых зданиях по кирпичу и бетону
	15974,74 
	1567,29 
	32,49 
	17,06 
	14374,96 
	162,92 

	15-01-020-10
	      в жилых зданиях по дереву
	19842,28 
	1932,74 
	47,93 
	22,75 
	17861,61 
	205,83 

	15-01-020-11
	      в общественных зданиях по кирпичу и бетону
	16588,55 
	1729,00 
	32,49 
	17,06 
	14827,06 
	179,73 

	15-01-020-12
	      в общественных зданиях по дереву
	20610,84 
	2249,19 
	47,93 
	22,75 
	18313,72 
	239,53 

	15-01-020-13
	      в промышленных зданиях по кирпичу и бетону
	16372,97 
	1513,42 
	32,49 
	17,06 
	14827,06 
	157,32 

	15-01-020-14
	      в промышленных зданиях по дереву
	21141,18 
	2779,53 
	47,93 
	22,75 
	18313,72 
	296,01 

	
	Облицовка столбов, пилястр и откосов на клее из сухих смесей с карнизными, плинтусными и угловыми плитками:

	15-01-020-15
	      по кирпичу и бетону
	20832,12 
	4437,95 
	32,49 
	17,06 
	16361,68 
	415,15 

	15-01-020-16
	      по дереву
	25523,36 
	5627,10 
	47,93 
	22,75 
	19848,33 
	542,11 

	Таблица 15-01-021. Устройство основания под облицовку искусственным мрамором 

   

	
	Измеритель: 100 м2 поверхности оштукатуренного основания

	
	Устройство основания под облицовку искусственным мрамором:

	15-01-021-01
	      стен по камню
	2221,53 
	1200,42 
	28,67 
	10,56 
	992,44 
	114 

	15-01-021-02
	      стен по дереву
	7128,76 
	1487,36 
	84,27 
	16,94 
	5557,13 
	141,25 

	15-01-021-03
	      прямоугольных и цилиндрических колонн, столбов, пилонов, пилястр и куполов по камню и бетону
	2862,39 
	1841,28 
	28,67 
	10,56 
	992,44 
	169,86 

	15-01-021-04
	      прямоугольных и цилиндрических колонн, столбов, пилонов, пилястр и куполов по дереву
	8115,74 
	2474,34 
	84,27 
	16,94 
	5557,13 
	228,26 

	15-01-021-05
	      откосов
	3226,81 
	1927,79 
	35,91 
	13,22 
	1263,11 
	177,84 

	Таблица 15-01-022. Облицовка оселковым мрамором стен, столбов, колонн и пилястр 

   

	
	Измеритель: 100 м2 облицовываемой поверхности

	
	Облицовка оселковым мрамором:

	15-01-022-01
	      стен гладких
	35091,39 
	17034,19 
	113,17 
	13,80 
	17944,03 
	1467,2 

	15-01-022-02
	      столбов, колонн и пилястр высотой до 4 м гладких
	42086,13 
	24028,93 
	113,17 
	13,80 
	17944,03 
	1971,2 

	15-01-022-03
	      столбов, колонн и пилястр высотой до 4 м с каннелюрами
	76146,93 
	51880,64 
	155,10 
	18,68 
	24111,19 
	4256 

	15-01-022-04
	      столбов, колонн и пилястр высотой более 4 м гладких
	47718,57 
	29632,67 
	141,87 
	13,80 
	17944,03 
	2430,9 

	15-01-022-05
	      столбов, колонн и пилястр высотой более 4 м с каннелюрами
	89117,09 
	64850,80 
	155,10 
	18,68 
	24111,19 
	5320 

	Таблица 15-01-023. Облицовка оселковым мрамором откосов, тяг, поясков, плинтусов и капителей 

   

	
	Измеритель: 100 м2 облицовываемой поверхности

	
	Облицовка оселковым мрамором:

	15-01-023-01
	      откосов
	49185,58 
	31128,38 
	113,17 
	13,80 
	17944,03 
	2553,6 

	15-01-023-02
	      тяг, поясков и плинтусов простых
	59353,99 
	35087,70 
	155,10 
	18,68 
	24111,19 
	2878,4 

	15-01-023-03
	      тяг, поясков и плинтусов сложных
	87888,34 
	63622,05 
	155,10 
	18,68 
	24111,19 
	5219,2 

	15-01-023-04
	      капителей простых
	69866,64 
	45600,35 
	155,10 
	18,68 
	24111,19 
	3740,8 

	15-01-023-05
	      капителей сложных
	106865,73 
	82599,44 
	155,10 
	18,68 
	24111,19 
	6776 

	Таблица 15-01-024. Облицовка утюжным мрамором стен, столбов, колонн и пилястр 

   

	
	Измеритель: 100 м2 облицовываемой поверхности

	
	Облицовка утюжным мрамором:

	15-01-024-01
	      стен гладких
	14806,77 
	6501,60 
	32,05 
	4,76 
	8273,12 
	560 

	15-01-024-02
	      столбов, колонн и пилястр высотой до 4 м гладких
	19636,99 
	11331,82 
	32,05 
	4,76 
	8273,12 
	929,6 

	15-01-024-03
	      столбов, колонн и пилястр высотой до 4 м с каннелюрами
	32880,21 
	24575,04 
	32,05 
	4,76 
	8273,12 
	2016 

	15-01-024-04
	      столбов, колонн и пилястр высотой более 4 м гладких
	22640,61 
	14335,44 
	32,05 
	4,76 
	8273,12 
	1176 

	15-01-024-05
	      столбов, колонн и пилястр высотой более 4 м с каннелюрами
	38750,91 
	30445,74 
	32,05 
	4,76 
	8273,12 
	2497,6 

	Таблица 15-01-025. Облицовка утюжным мрамором откосов, тяг, поясков, плинтусов и капителей 

   

	
	Измеритель: 100 м2 облицовываемой поверхности

	
	Облицовка утюжным мрамором:

	15-01-025-01
	      откосов
	23869,36 
	15564,19 
	32,05 
	4,76 
	8273,12 
	1276,8 

	15-01-025-02
	      тяг, поясков и плинтусов простых
	25781,97 
	17475,58 
	32,05 
	4,76 
	8274,34 
	1433,6 

	15-01-025-03
	      тяг, поясков и плинтусов сложных
	39844,36 
	31537,97 
	32,05 
	4,76 
	8274,34 
	2587,2 

	15-01-025-04
	      капителей простых
	31106,57 
	22800,18 
	32,05 
	4,76 
	8274,34 
	1870,4 

	15-01-025-05
	      капителей сложных
	49264,79 
	40958,40 
	32,05 
	4,76 
	8274,34 
	3360 

	Подраздел 1.3 ОБЛИЦОВОЧНЫЕ РАБОТЫ В ЗДАНИЯХ С ПОВЫШЕННЫМИ ТРЕБОВАНИЯМИ К ОТДЕЛКЕ 

   

	Таблица 15-01-031. Облицовка стен полированными плитами 

   

	
	Измеритель: 100 м2 поверхности облицовки

	
	Облицовка стен полированными мраморными плитами толщиной до 30 мм, число плит в 1 м2:

	15-01-031-01
	      до 2
	64401,33 
	8108,28 
	2526,95 
	789,97 
	53766,10 
	727,2 

	(101-9030)
	  Детали крепления, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	15-01-031-02
	      до 3
	66957,51 
	10022,74 
	2905,52 
	913,43 
	54029,25 
	898,9 

	(101-9030)
	  Детали крепления, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	15-01-031-03
	      до 4
	69421,58 
	11824,58 
	3304,60 
	1041,94 
	54292,40 
	1060,5 

	(101-9030)
	  Детали крепления, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	15-01-031-04
	      до 6
	72417,31 
	13513,80 
	4082,04 
	1294,69 
	54821,47 
	1212 

	(101-9030)
	  Детали крепления, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	15-01-031-05
	      до 9
	76457,27 
	15498,50 
	5234,60 
	1667,51 
	55724,17 
	1390 

	(101-9030)
	  Детали крепления, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	15-01-031-06
	      до 12
	80399,19 
	17394,00 
	6450,47 
	2061,41 
	56554,72 
	1560 

	(101-9030)
	  Детали крепления, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	15-01-031-07
	      до 15
	84034,12 
	19401,00 
	7631,30 
	2445,21 
	57001,82 
	1740 

	(101-9030)
	  Детали крепления, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	15-01-031-08
	      более 15
	87870,28 
	21296,50 
	8781,30 
	2818,91 
	57792,48 
	1910 

	(101-9030)
	  Детали крепления, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	
	Облицовка стен полированными гранитными плитами толщиной до 40 мм, число плит в 1 м2:

	15-01-031-09
	      до 2
	150307,69 
	12211,91 
	3661,47 
	1151,76 
	134434,31 
	1080,7 

	(101-9030)
	  Детали крепления, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	15-01-031-10
	      до 3
	154897,57 
	15978,20 
	4221,91 
	1332,60 
	134697,46 
	1414 

	(101-9030)
	  Детали крепления, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	15-01-031-11
	      до 4
	160203,04 
	20429,27 
	4813,17 
	1524,69 
	134960,60 
	1807,9 

	(101-9030)
	  Детали крепления, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	15-01-031-12
	      до 6
	167669,88 
	26216,00 
	5966,98 
	1898,76 
	135486,90 
	2320 

	(101-9030)
	  Детали крепления, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	15-01-031-13
	      до 8
	174961,80 
	31866,00 
	7086,61 
	2260,89 
	136009,19 
	2820 

	(101-9030)
	  Детали крепления, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	15-01-031-14
	      до 10
	181612,04 
	36838,00 
	8236,40 
	2634,59 
	136537,64 
	3260 

	(101-9030)
	  Детали крепления, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	15-01-031-15
	      до 12
	188525,83 
	42036,00 
	9388,31 
	3008,29 
	137101,52 
	3720 

	(101-9030)
	  Детали крепления, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	15-01-031-16
	      более 12
	195075,92 
	46104,00 
	11116,71 
	3573,89 
	137855,21 
	4080 

	(101-9030)
	  Детали крепления, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	Таблица 15-01-032. Облицовка колонн полированными плитами 

   

	
	Измеритель: 100 м2 поверхности облицовки

	
	Облицовка колонн четырехгранных полированными гранитными плитами толщиной до 30 мм, число плит в 1 м2:

	15-01-032-01
	      до 3
	148835,35 
	20105,42 
	1557,97 
	471,71 
	127171,96 
	1754,4 

	(101-9030)
	  Детали крепления, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	15-01-032-02
	      до 4
	154362,84 
	24538,15 
	2389,58 
	742,00 
	127435,11 
	2141,2 

	(101-9030)
	  Детали крепления, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	15-01-032-03
	      до 6
	162214,21 
	31019,93 
	3005,66 
	942,37 
	128188,62 
	2706,8 

	(101-9030)
	  Детали крепления, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	15-01-032-04
	      до 9
	172230,97 
	39237,89 
	4315,27 
	1366,47 
	128677,81 
	3423,9 

	(101-9030)
	  Детали крепления, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	15-01-032-05
	      до 12
	179113,57 
	44350,20 
	5558,15 
	1769,12 
	129205,22 
	3870 

	(101-9030)
	  Детали крепления, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	15-01-032-06
	      до 15
	186451,37 
	50424,00 
	6708,16 
	2142,82 
	129319,21 
	4400 

	(101-9030)
	  Детали крепления, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	15-01-032-07
	      более 15
	196099,04 
	58331,40 
	7922,13 
	2536,72 
	129845,51 
	5090 

	(101-9030)
	  Детали крепления, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	
	Облицовка колонн многогранных полированными гранитными плитами толщиной 30 мм, число плит в 1 м2:

	15-01-032-08
	      до 3
	168682,79 
	30906,00 
	3345,30 
	1052,65 
	134431,49 
	2575,5 

	(101-9030)
	  Детали крепления, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	15-01-032-09
	      до 4
	181625,15 
	42056,40 
	4648,56 
	1477,27 
	134920,19 
	3504,7 

	(101-9030)
	  Детали крепления, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	15-01-032-10
	      до 6
	194289,21 
	52920,00 
	5922,48 
	1889,91 
	135446,73 
	4410 

	(101-9030)
	  Детали крепления, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	15-01-032-11
	      до 9
	207577,84 
	64440,00 
	7201,06 
	2304,42 
	135936,78 
	5370 

	(101-9030)
	  Детали крепления, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	15-01-032-12
	      до 12
	220987,02 
	76080,00 
	8443,94 
	2708,42 
	136463,08 
	6340 

	(101-9030)
	  Детали крепления, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	15-01-032-13
	      до 15
	233933,40 
	87600,00 
	9749,10 
	3132,62 
	136584,30 
	7300 

	(101-9030)
	  Детали крепления, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	15-01-032-14
	      более 15
	255607,95 
	106200,00 
	12297,36 
	3960,82 
	137110,59 
	8850 

	(101-9030)
	  Детали крепления, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	
	Облицовка колонн четырехгранных полированными мраморными плитами толщиной до 20 мм, число плит в 1 м2:

	15-01-032-15
	      до 3
	55001,94 
	13715,94 
	1060,80 
	321,13 
	40225,20 
	1213,8 

	(101-9030)
	  Детали крепления, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	15-01-032-16
	      до 4
	59806,34 
	17461,89 
	1630,55 
	505,70 
	40713,90 
	1545,3 

	(101-9030)
	  Детали крепления, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	15-01-032-17
	      до 6
	64750,88 
	21456,44 
	2054,24 
	643,33 
	41240,20 
	1898,8 

	(101-9030)
	  Детали крепления, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	15-01-032-18
	      до 9
	72222,32 
	27505,33 
	2986,49 
	945,39 
	41730,50 
	2434,1 

	(101-9030)
	  Детали крепления, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	15-01-032-19
	      до 12
	77688,85 
	31640,00 
	3792,06 
	1206,04 
	42256,79 
	2800 

	(101-9030)
	  Детали крепления, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	15-01-032-20
	      до 15
	84155,75 
	37177,00 
	4600,74 
	1468,64 
	42378,01 
	3290 

	(101-9030)
	  Детали крепления, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	15-01-032-21
	      более 15
	90125,63 
	41810,00 
	5411,32 
	1731,24 
	42904,31 
	3700 

	(101-9030)
	  Детали крепления, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	
	Облицовка колонн многогранных полированными мраморными плитами толщиной до 20 мм, число плит в 1 м2:

	15-01-032-22
	      до 4
	80330,34 
	34920,00 
	4695,08 
	1498,54 
	40715,26 
	2910 

	(101-9030)
	  Детали крепления, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	15-01-032-23
	      до 6
	89110,40 
	41880,00 
	5988,85 
	1922,74 
	41241,55 
	3490 

	(101-9030)
	  Детали крепления, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	15-01-032-24
	      до 9
	99067,06 
	50040,00 
	7296,56 
	2347,34 
	41730,50 
	4170 

	(101-9030)
	  Детали крепления, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	15-01-032-25
	      до 12
	109058,50 
	58200,00 
	8601,71 
	2771,54 
	42256,79 
	4850 

	(101-9030)
	  Детали крепления, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	15-01-032-26
	      до 15
	118642,98 
	66360,00 
	9904,97 
	3195,74 
	42378,01 
	5530 

	(101-9030)
	  Детали крепления, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	15-01-032-27
	      более 15
	135457,70 
	80040,00 
	12513,39 
	4040,14 
	42904,31 
	6670 

	(101-9030)
	  Детали крепления, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	Таблица 15-01-033. Облицовка стен, пилястр, откосов, проемов плитами толщиной до 40 мм из туфа, известняка и ракушечника 

   

	
	Измеритель: 100 м2 поверхности облицовки

	
	Облицовка стен плитами толщиной до 40 мм из туфа, известняка и ракушечника, число плит в 1 м2:

	15-01-033-01
	      до 4
	44393,17 
	13985,87 
	3268,81 
	1030,50 
	27138,49 
	1272,6 

	(101-9030)
	  Детали крепления, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	15-01-033-02
	      до 6
	47430,52 
	15715,70 
	4050,04 
	1283,00 
	27664,78 
	1430 

	(101-9030)
	  Детали крепления, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	15-01-033-03
	      до 9
	51077,46 
	17693,90 
	5229,84 
	1667,21 
	28153,72 
	1610 

	(101-9030)
	  Детали крепления, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	15-01-033-04
	      до 12
	55207,54 
	20111,70 
	6412,56 
	2051,01 
	28683,28 
	1830 

	(101-9030)
	  Детали крепления, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	15-01-033-05
	      более 12
	58339,02 
	22089,90 
	6786,82 
	2172,21 
	29462,30 
	2010 

	(101-9030)
	  Детали крепления, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	
	Облицовка пилястр, откосов, проемов плитами толщиной до 40 мм из туфа, известняка и ракушечника, число плит в 1 м2:

	15-01-033-06
	      до 4
	48035,97 
	16390,50 
	4510,01 
	1434,50 
	27135,46 
	1470 

	(101-9030)
	  Детали крепления, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	15-01-033-07
	      до 6
	51555,09 
	18509,00 
	5384,33 
	1717,30 
	27661,76 
	1660 

	(101-9030)
	  Детали крепления, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	15-01-033-08
	      до 9
	56219,28 
	20850,50 
	6967,52 
	2232,81 
	28401,26 
	1870 

	(101-9030)
	  Детали крепления, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	15-01-033-09
	      до 12
	61473,14 
	23526,50 
	9019,08 
	2896,54 
	28927,56 
	2110 

	(101-9030)
	  Детали крепления, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  


	15-01-033-10
	      более 12
	66677,49 
	26425,50 
	10789,69 
	3471,67 
	29462,30 
	2370 

	(101-9030)
	  Детали крепления, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	Таблица 15-01-034. Облицовка колонн плитами толщиной до 40 мм из туфа, известняка и ракушечника 

   

	
	Измеритель: 100 м2 поверхности облицовки

	
	Облицовка колонн четырехгранных плитами толщиной до 40 мм из туфа, известняка и ракушечника, число плит в 1 м2:

	15-01-034-01
	      до 4
	48053,11 
	17648,84 
	3268,81 
	1030,50 
	27135,46 
	1605,9 

	(101-9030)
	  Детали крепления, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	15-01-034-02
	      до 6
	51603,70 
	19891,90 
	4050,04 
	1283,00 
	27661,76 
	1810 

	(101-9030)
	  Детали крепления, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	15-01-034-03
	      до 9
	56710,10 
	23079,00 
	5229,84 
	1667,21 
	28401,26 
	2100 


	(101-9030)
	  Детали крепления, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	15-01-034-04
	      до 12
	61606,22 
	26266,10 
	6412,56 
	2051,01 
	28927,56 
	2390 

	(101-9030)
	  Детали крепления, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	15-01-034-05
	      более 12
	66032,02 
	29782,90 
	6786,82 
	2172,21 
	29462,30 
	2710 

	(101-9030)
	  Детали крепления, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	
	Облицовка колонн многогранных плитами толщиной до 40 мм из туфа, известняка и ракушечника, число плит в 1 м2:

	15-01-034-06
	      до 4
	57682,55 
	25542,00 
	4510,01 
	1434,50 
	27630,54 
	2200 

	(101-9030)
	  Детали крепления, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	15-01-034-07
	      до 6
	62117,11 
	28328,40 
	5384,33 
	1717,30 
	28404,38 
	2440 

	(101-9030)
	  Детали крепления, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	15-01-034-08
	      до 9
	67806,70 
	31695,30 
	6967,52 
	2232,81 
	29143,88 
	2730 

	(101-9030)
	  Детали крепления, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	15-01-034-09
	      до 12
	74695,60 
	35758,80 
	9019,08 
	2896,54 
	29917,72 
	3080 

	(101-9030)
	  Детали крепления, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	15-01-034-10
	      более 12
	81195,89 
	39706,20 
	10789,69 
	3471,67 
	30700,00 
	3420 

	(101-9030)
	  Детали крепления, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	Таблица 15-01-035. Устройство полов из полированных плит различной формы 

   

	
	Измеритель: 100 м2 пола

	
	Устройство полов из полированных плит различной формы:

	15-01-035-01
	      мраморных типа «брекчия»
	115702,37 
	9220,13 
	153,77 
	22,97 
	106328,47 
	862,5 

	15-01-035-02
	      гранитных типа «брекчия»
	119148,36 
	12662,31 
	157,58 
	23,87 
	106328,47 
	1184,5 

	15-01-035-03
	      мраморно-гранитных типа «брекчия»
	50301,49 
	10326,54 
	155,99 
	23,53 
	39818,96 
	966 

	
	Устройство полов из мраморно-гранитных полированных плит различной формы, число плит в 1 м2:

	15-01-035-04
	      до 4
	147347,71 
	9285,33 
	4011,51 
	1274,77 
	134050,87 
	868,6 

	15-01-035-05
	      до 6
	151192,62 
	11876,59 
	5074,34 
	1618,51 
	134241,69 
	1111 

	15-01-035-06
	      до 10
	157214,89 
	15500,50 
	7225,51 
	2313,81 
	134488,88 
	1450 

	15-01-035-07
	      более 10
	160583,90 
	17852,30 
	8129,97 
	2606,71 
	134601,63 
	1670 

	Таблица 15-01-036. Облицовка арок полированными плитами 

   

	
	Измеритель: 100 м2 поверхности облицовки

	
	Облицовка арок мраморными полированными плитами толщиной 20 мм, число плит в 1 м2:

	15-01-036-01
	      до 10
	104659,42 
	43187,60 
	7969,28 
	2559,54 
	53502,54 
	4040 

	(101-9030)
	  Детали крепления, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	15-01-036-02
	      до 20
	137873,09 
	64140,00 
	15793,60 
	5100,19 
	57939,49 
	6000 

	(101-9030)
	  Детали крепления, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	15-01-036-03
	      до 30
	170396,12 
	84878,60 
	23617,61 
	7643,28 
	61899,91 
	7940 

	(101-9030)
	  Детали крепления, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	
	Облицовка арок гранитными полированными плитами толщиной 30 мм, число плит в 1 м2:

	15-01-036-04
	      до 10
	200417,03 
	52381,00 
	8210,67 
	2627,82 
	139825,36 
	4900 

	(101-9030)
	  Детали крепления, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	15-01-036-05
	      до 20
	247467,63 
	84451,00 
	16254,21 
	5244,32 
	146762,42 
	7900 

	(101-9030)
	  Детали крепления, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	15-01-036-06
	      до 30
	297422,27 
	120797,00 
	24235,69 
	7832,87 
	152389,58 
	11300 

	(101-9030)
	  Детали крепления, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	Таблица 15-01-037. Облицовка крышки парапета гранитными полированными плитами толщиной 40-60 мм 

   

	
	Измеритель: 100 м2 поверхности облицовки

	
	Облицовка крышки парапета гранитными полированными плитами толщиной 40-60 мм, число плит в 1 м2:

	15-01-037-01
	      до 4
	207581,86 
	11605,30 
	5448,39 
	1723,13 
	190528,17 
	1070,6 

	15-01-037-02
	      до 6
	214608,29 
	15067,60 
	6602,20 
	2095,90 
	192938,49 
	1390 

	15-01-037-03
	      до 10
	224051,81 
	21680,00 
	8902,01 
	2844,04 
	193469,80 
	2000 

	Таблица 15-01-038. Облицовка ступеней гранитными плитами 

   

	
	Измеритель: 100 м2 поверхности облицовки

	15-01-038-01
	Облицовка ступеней гранитными плитами
	160999,49 
	14690,00 
	6254,11 
	1998,30 
	140055,38 
	1300 

	(101-9030)
	  Детали крепления, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	Таблица 15-01-039. Установка цельных гранитных ступеней толщиной 150 мм 

   

	
	Измеритель: 100 м ступеней

	15-01-039-01
	Установка цельных гранитных ступеней толщиной 150 мм
	71243,40 
	8814,00 
	312,41 
	76,93 
	62116,99 
	734,5 

	(101-9030)
	  Детали крепления, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	Таблица 15-01-040. Устройство полов гладких или орнаментированных из полированных плит 

   

	
	Измеритель: 100 м2 пола

	
	Устройство полов гладких или орнаментированных из мраморных полированных плит, число плит в 1 м2:

	15-01-040-01
	      до 4
	63860,07 
	6897,49 
	3172,60 
	1002,31 
	53789,98 
	636,3 

	15-01-040-02
	      до 6
	66343,80 
	8320,78 
	4016,18 
	1274,26 
	54006,84 
	767,6 

	15-01-040-03
	      до 10
	70730,01 
	10729,43 
	5733,54 
	1828,50 
	54267,04 
	989,8 

	15-01-040-04
	      более 10
	72793,47 
	11924,00 
	6602,38 
	2111,30 
	54267,09 
	1100 

	
	Устройство полов гладких или орнаментированных из гранитных полированных плит, число плит в 1 м2:

	15-01-040-05
	      до 4
	150295,81 
	10081,20 
	6124,68 
	1960,61 
	134089,93 
	930 

	15-01-040-06
	      до 6
	152939,67 
	12809,63 
	5823,25 
	1859,61 
	134306,79 
	1181,7 

	15-01-040-07
	      до 10
	160055,81 
	17127,20 
	8318,20 
	2667,61 
	134610,41 
	1580 

	15-01-040-08
	      более 10
	164043,74 
	19837,20 
	9292,52 
	2980,71 
	134914,02 
	1830 

	Таблица 15-01-041. Облицовка пилястр, откосов полированными плитами из мрамора 

   

	
	Измеритель: 100 м2 поверхности облицовки

	
	Облицовка пилястр, откосов полированными плитами из мрамора, число плит в 1 м2:

	15-01-041-01
	      до 4
	68171,41 
	13041,80 
	4513,96 
	1437,94 
	50615,65 
	1220 

	15-01-041-02
	      до 6
	71407,26 
	14859,10 
	5384,91 
	1720,74 
	51163,25 
	1390 

	15-01-041-03
	      до 9
	75893,63 
	17210,90 
	6971,89 
	2236,24 
	51710,84 
	1610 

	15-01-041-04
	      до 12
	81760,68 
	19348,90 
	9025,57 
	2902,84 
	53386,21 
	1810 

	15-01-041-05
	      до 15
	86608,02 
	21593,80 
	10795,97 
	3475,10 
	54218,25 
	2020 

	15-01-041-06
	      до 18
	91821,94 
	23731,80 
	12910,77 
	4161,72 
	55179,37 
	2220 

	15-01-041-07
	      до 20
	97774,18 
	26083,60 
	15362,14 
	4958,83 
	56328,44 
	2440 

	Подраздел 1.4 ОБЛИЦОВКА ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЛИСТОВЫМИ МАТЕРИАЛАМИ 

   

	Таблица 15-01-047. Облицовка потолков декоративными плитами с установкой каркасов 

   

	
	Измеритель: 100 м2 поверхности облицовки

	
	Облицовка потолков плитами типа Акмигран:

	15-01-047-01
	      по бетонной поверхности на клее
	19803,74 
	3270,85 
	91,72 
	1,74 
	16441,17 
	344,3 

	15-01-047-02
	      по деревянному каркасу с относом 5 см
	26311,78 
	6165,50 
	206,04 
	3,13 
	19940,24 
	649 

	15-01-047-03
	      по деревянному каркасу и алюминиевым направляющим без относа
	34069,74 
	9718,50 
	282,49 
	4,64 
	24068,75 
	1023 

	
	Облицовка потолков плитами типа АГШТ:

	15-01-047-04
	      по деревянному каркасу с относом 5 см с установкой нащельников
	17465,99 
	5820,65 
	213,97 
	3,48 
	11431,37 
	612,7 

	15-01-047-05
	      по деревянному каркасу с относом 5 см с открытым рустом
	15675,46 
	5528,05 
	206,04 
	3,13 
	9941,37 
	581,9 

	15-01-047-06
	      по деревянному каркасу с относом 10 см с установкой нащельников
	23660,34 
	7659,85 
	292,56 
	4,87 
	15707,93 
	806,3 

	15-01-047-07
	      по деревянному каркасу с относом 10 см с открытым рустом
	21863,16 
	7367,25 
	277,98 
	4,64 
	14217,93 
	775,5 

	
	Облицовка потолков гипсокартонными или гипсоволокнистыми листами:

	15-01-047-08
	      по деревянному каркасу с относом 5 см с установкой нащельников
	12488,58 
	5611,65 
	234,61 
	3,71 
	6642,32 
	590,7 

	15-01-047-09
	      по деревянному каркасу с относом 5 см с открытым рустом
	12173,08 
	5632,55 
	231,97 
	3,71 
	6308,56 
	592,9 

	15-01-047-10
	      по деревянному каркасу с относом 10 см с установкой нащельников
	20741,95 
	7503,10 
	354,46 
	6,84 
	12884,39 
	789,8 

	15-01-047-11
	      по деревянному каркасу с относом 10 см с открытым рустом
	20189,58 
	7419,50 
	356,18 
	6,84 
	12413,90 
	781 

	15-01-047-12
	Облицовка потолков алюминиевыми плитами по деревянному каркасу при относе 6 см
	30158,30 
	8393,62 
	424,13 
	5,45 
	21340,55 
	832,7 

	
	Облицовка потолков гипсовыми рельефными плитами размером 400х400 мм по металлическим направляющим:

	15-01-047-13
	      с относом
	57618,01 
	11913,00 
	464,17 
	8,82 
	45240,84 
	1254 

	15-01-047-14
	      без относа
	56132,35 
	11913,00 
	444,41 
	8,58 
	43774,94 
	1254 

	
	Устройство:

	15-01-047-15
	      подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля
	6747,59 
	1009,23 
	446,22 
	8,82 
	5292,14 
	102,46 

	15-01-047-16
	      потолков реечных алюминиевых
	29268,27 
	1067,35 
	169,82 
	3,39 
	28031,10 
	108,36 

	(206-1338)
	  Уголок декоративный (пристенный), (м)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	Таблица 15-01-048. Облицовка стен, колонн, пилястр и откосов доломитовыми плитами 

   

	
	Измеритель: 100 м2 поверхности облицовки

	
	Облицовка стен доломитовыми плитами скобой 200 мм толщиной 25 мм:

	15-01-048-01
	      с нулевым швом
	59478,16 
	10869,11 
	1913,23 
	162,34 
	46695,82 
	989 

	15-01-048-02
	      с расшивкой швов
	58161,26 
	10869,11 
	1912,27 
	162,24 
	45379,88 
	989 

	
	Облицовка стен доломитовыми плитами скобой 200 мм (300 мм), толщиной 40 мм:

	15-01-048-03
	      с нулевым швом
	66328,00 
	6951,18 
	2811,37 
	241,57 
	56565,45 
	632,5 

	15-01-048-04
	      с расшивкой швов
	65264,14 
	6951,18 
	2810,41 
	241,47 
	55502,55 
	632,5 

	15-01-048-05
	Облицовка стен доломитовыми плитами «под скалу» 150 мм (200 мм) толщиной 80-100 мм
	131546,59 
	13902,35 
	2638,70 
	253,27 
	115005,54 
	1265 

	
	Облицовка цоколей, стилобатов, крышек доломитовыми плитами скобой 300 мм толщиной 40 мм:

	15-01-048-06
	      с нулевым швом
	66328,00 
	6951,18 
	2811,37 
	241,57 
	56565,45 
	632,5 

	15-01-048-07
	      с расшивкой швов
	65264,14 
	6951,18 
	2810,41 
	241,47 
	55502,55 
	632,5 

	
	Облицовка колонн, пилястр и откосов доломитовыми плитами скобой 200 мм толщиной 25 мм, поверхность пиленая:

	15-01-048-08
	      с нулевым швом
	62543,93 
	13775,97 
	1796,88 
	162,34 
	46971,08 
	1253,5 

	15-01-048-09
	      с расшивкой швов
	61238,85 
	13775,97 
	1795,92 
	162,24 
	45666,96 
	1253,5 

	
	Облицовка колонн, пилястр и откосов доломитовыми плитами скобой 200 мм (300 мм) толщиной 40 мм, поверхность пиленая:

	15-01-048-10
	      с нулевым швом
	71884,22 
	12385,73 
	2651,23 
	234,55 
	56847,26 
	1127 

	15-01-048-11
	      с расшивкой швов
	70804,61 
	12385,73 
	2650,27 
	234,45 
	55768,61 
	1127 

	Таблица 15-01-049. Облицовка стен по готовому каркасу щитами-картинами из древесностружечных плит (ДСП) 

   

	
	Измеритель: 100 м2 облицовки стен

	
	Облицовка стен по готовому каркасу щитами-картинами из древесностружечных плит:

	15-01-049-01
	      покрытых эмалями
	4772,44 
	492,34 
	124,64 
	2,55 
	4155,46 
	50,6 

	15-01-049-02
	      обтянутых винилискожей
	7388,11 
	503,98 
	136,10 
	3,25 
	6748,03 
	50,6 

	15-01-049-03
	      облицованных слоистым пластиком
	17394,63 
	3067,68 
	141,95 
	3,48 
	14185,00 
	308 

	15-01-049-04
	      фанерованных шпоном
	10629,64 
	503,98 
	124,64 
	2,55 
	10001,02 
	50,6 

	Таблица 15-01-050. Облицовка стен и откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов 

   

	
	Измеритель: 100 м2 облицовки

	
	Облицовка стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов:

	15-01-050-01
	      по деревянной обрешетке
	10362,75 
	482,44 
	135,36 
	1,28 
	9744,95 
	50,15 

	15-01-050-02
	      с печатным рисунком по деревянной обрешетке
	11290,96 
	742,47 
	198,06 
	1,74 
	10350,43 
	77,18 

	15-01-050-03
	      по сплошному основанию на клее
	9908,52 
	373,93 
	44,55 
	0,93 
	9490,04 
	38,87 

	15-01-050-04
	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее
	11470,85 
	1601,44 
	46,29 
	0,93 
	9823,12 
	166,47 

	Подраздел 1.5 НАРУЖНАЯ ОБЛИЦОВКА ФАСАДОВ 

   

	Таблица 15-01-060. Наружная облицовка поверхности стен в горизонтальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством) фасадными панелями из оцинкованной стали с полимерным покрытием <Полиэстер> 

   

	
	Измеритель: 100 м2 поверхности облицовки

	
	Наружная облицовка поверхности стен в горизонтальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством):

	15-01-060-01
	      фасадными панелями из оцинкованной стали с полимерным покрытием «Полиэстер» с пароизоляционным слоем из пленки ЮТАФОЛ
	54453,65 
	1372,81 
	218,80 
	3,93 
	52862,04 
	141,09 

	15-01-060-02
	      фасадными панелями из оцинкованной стали с полимерным покрытием «Полиэстер» без пароизоляционного слоя
	51175,53 
	1018,76 
	205,23 
	3,93 
	49951,54 
	105,9 

	Таблица 15-01-061. Наружная облицовка поверхности стен в вертикальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством) фасадными панелями из оцинкованной стали с полимерным покрытием «Полиэстер». 

   

	
	Измеритель: 100 м2 поверхности облицовки

	
	Наружная облицовка поверхности стен в вертикальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством):

	15-01-061-01
	      фасадными панелями из оцинкованной стали с полимерным покрытием «Полиэстер» с пароизоляционным слоем из пленки ЮТАФОЛ
	57292,34 
	1491,61 
	248,69 
	3,93 
	55552,04 
	153,3 

	15-01-061-02
	      фасадными панелями из оцинкованной стали с полимерным покрытием «Полиэстер» без пароизоляционного слоя
	53974,59 
	1106,40 
	226,65 
	3,93 
	52641,54 
	115,01 

	Таблица 15-01-062. Наружная облицовка поверхности стен в горизонтальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством) металлосайдингом 

   

	
	Измеритель: 100 м2 поверхности облицовки

	
	Наружная облицовка поверхности стен в горизонтальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством):

	15-01-062-01
	      металлосайдингом с пароизоляционным слоем из пленки ЮТАФОЛ
	32241,19 
	1375,63 
	218,80 
	3,93 
	30646,76 
	141,38 

	15-01-062-02
	      металлосайдингом без пароизоляционного слоя
	28963,04 
	1021,55 
	205,23 
	3,93 
	27736,26 
	106,19 

	Таблица 15-01-063. Наружная облицовка поверхности стен в вертикальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством) металлосайдингом 

   

	
	Измеритель: 100 м2 поверхности облицовки

	
	Наружная облицовка поверхности стен в вертикальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством):

	15-01-063-01
	      металлосайдингом с пароизоляционным слоем из пленки ЮТАФОЛ
	35079,88 
	1494,43 
	248,69 
	3,93 
	33336,76 
	153,59 

	15-01-063-02
	      металлосайдингом без пароизоляционного слоя
	31800,40 
	1139,01 
	235,13 
	3,93 
	30426,26 
	118,4 

	Таблица 15-01-064. Облицовка стен фасадов зданий искусственными плитами типа <ФАССТ> на металлическом каркасе 

   

	
	Измеритель: 100 м2 поверхности облицовки

	15-01-064-01
	Облицовка стен фасадов зданий искусственными плитами типа <ФАССТ> на металлическом каркасе
	23418,30 
	2721,60 
	112,09 
	5,34 
	20584,61 
	270 

	Таблица 15-01-070. Облицовка проемов в наружных стенах 

   

	
	Измеритель: 1 м2 проемов

	
	Облицовка:

	15-01-070-01
	      оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием
	142,99 
	15,08 
	0,48 
	0,00 
	127,43 
	1,55 

	15-01-070-02
	      дверных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с установкой наличников из оцинкованной стали с полимерным покрытием
	165,72 
	16,54 
	0,54 
	0,00 
	148,64 
	1,7 

	Таблица 15-01-080. Устройство наружной теплоизоляции зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю 

   

	
	Измеритель: 100 м2

	
	Устройство наружной теплоизоляции зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю толщиной плит до:

	15-01-080-01
	      50 мм
	32740,53 
	6832,80 
	3818,98 
	256,51 
	22088,75 
	702,24 

	(104-9100)
	  Плиты теплоизоляционные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(5,6)  
	-  

	15-01-080-02
	      100 мм
	35788,97 
	7327,37 
	5432,88 
	364,58 
	23028,72 
	753,07 

	(104-9100)
	  Плиты теплоизоляционные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(11,2)  
	-  

	15-01-080-03
	      120 мм
	37210,18 
	7525,18 
	6075,08 
	407,55 
	23609,92 
	773,4 

	(104-9100)
	  Плиты теплоизоляционные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(13,44)  
	-  

	15-01-080-04
	      150 мм
	39595,81 
	7821,75 
	7047,59 
	472,37 
	24726,47 
	803,88 

	(104-9100)
	  Плиты теплоизоляционные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(16,8)  
	-  

	15-01-080-05
	      200 мм
	42985,60 
	8323,72 
	8661,49 
	580,04 
	26000,39 
	855,47 

	(104-9100)
	  Плиты теплоизоляционные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(22,4)  
	-  

	Таблица 15-01-081. Утепление наружных стен здания по системе "Шуба-Глимс" с применением пенополистирольных и минераловатных плит толщиной 50 мм с люльки 

   

	
	Измеритель: 1 м2

	15-01-081-01
	Утепление наружных стен зданий по системе "Шуба-Глимс" с применением пенополистирольных и менераловатных плит толщиной 50 мм с люльки
	277,20 
	28,31 
	9,06 
	0,00 
	239,83 
	2,98 

	Раздел 2. ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ 

   

	Подраздел 2.1 ШТУКАТУРКА ФАСАДОВ 

   

	Таблица 15-02-001. Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню 

   

	
	Измеритель: 100 м2 оштукатуриваемой поверхности

	
	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню:

	15-02-001-01
	      стен
	1629,90 
	714,47 
	61,98 
	0,00 
	853,45 
	70,88 

	15-02-001-02
	      колонн круглых (цилиндрических и переменного сечения)
	3840,54 
	2971,90 
	10,68 
	0,00 
	857,96 
	263 

	15-02-001-03
	      колонн прямоугольных
	2048,00 
	1179,36 
	10,68 
	0,00 
	857,96 
	112 

	15-02-001-04
	      пилястр переменного сечения
	2742,98 
	1874,34 
	10,68 
	0,00 
	857,96 
	178 

	15-02-001-05
	      пилястр прямых
	2374,43 
	1505,79 
	10,68 
	0,00 
	857,96 
	143 

	15-02-001-06
	      карнизов, тяг и наличников прямолинейных
	8516,35 
	4075,11 
	62,06 
	0,00 
	4379,18 
	351 

	15-02-001-07
	      карнизов, тяг и наличников криволинейных
	13221,64 
	8780,40 
	62,06 
	0,00 
	4379,18 
	810 

	15-02-001-08
	      стен по камню и бетону сухой смесью КНАУФ-МП75 толщиной 30 мм (внутренняя)
	4817,03 
	468,32 
	500,32 
	0,00 
	3848,39 
	46,46 

	Таблица 15-02-002. Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен, колонн, пилястр 

   

	
	Измеритель: 100 м2 оштукатуриваемой поверхности

	
	Высококачественная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен:

	15-02-002-01
	      гладких
	2430,46 
	1216,12 
	63,16 
	0,00 
	1151,18 
	117,16 

	15-02-002-02
	      с прорезными рустами
	4251,21 
	2693,52 
	71,83 
	0,00 
	1485,86 
	232 

	
	Высококачественная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню колонн круглых (цилиндрических и переменного сечения):

	15-02-002-03
	      гладких
	5568,47 
	4593,60 
	13,72 
	0,00 
	961,15 
	360 

	15-02-002-04
	      с прорезными рустами
	6982,62 
	5869,60 
	15,68 
	0,00 
	1097,34 
	460 

	
	Высококачественная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню:

	15-02-002-05
	      колонн прямоугольных гладких
	2692,47 
	1717,60 
	13,72 
	0,00 
	961,15 
	152 

	15-02-002-06
	      колонн прямоугольных с прорезными рустами
	3690,44 
	2577,42 
	15,68 
	0,00 
	1097,34 
	222 

	15-02-002-07
	      пилястр переменного сечения гладких
	3664,27 
	2689,40 
	13,72 
	0,00 
	961,15 
	238 

	15-02-002-08
	      пилястр переменного сечения с прорезными рустами
	5072,16 
	3960,00 
	15,68 
	0,00 
	1096,48 
	330 

	15-02-002-09
	      пилястр прямых гладких
	3234,87 
	2260,00 
	13,72 
	0,00 
	961,15 
	200 

	15-02-002-10
	      пилястр прямых с прорезными рустами
	4628,16 
	3516,00 
	15,68 
	0,00 
	1096,48 
	293 

	Таблица 15-02-003. Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню откосов 

   

	
	Измеритель: 100 м откосов

	
	Высококачественная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню откосов при ширине:

	15-02-003-01
	      до 200 мм плоских
	628,95 
	322,56 
	4,02 
	0,00 
	302,37 
	32 

	15-02-003-02
	      до 200 мм криволинейных
	931,35 
	624,96 
	4,02 
	0,00 
	302,37 
	62 

	15-02-003-03
	      более 200 мм плоских
	1023,32 
	538,27 
	6,66 
	0,00 
	478,39 
	53,4 

	15-02-003-04
	      более 200 мм криволинейных
	1533,37 
	1048,32 
	6,66 
	0,00 
	478,39 
	104 

	Таблица 15-02-004. Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню карнизов, тяг, наличников 

   

	
	Измеритель: 100 м2 проекции на стену

	
	Высококачественная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню карнизов, тяг, наличников:

	15-02-004-01
	      прямолинейных
	10341,03 
	5031,06 
	73,68 
	0,00 
	5236,29 
	426 

	15-02-004-02
	      криволинейных
	15253,97 
	9944,00 
	73,68 
	0,00 
	5236,29 
	880 

	Таблица 15-02-005. Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню стен, колонн, пилястр 

   

	
	Измеритель: 100 м2 оштукатуриваемой поверхности

	
	Высококачественная штукатурка фасадов декоративным раствором по камню:

	15-02-005-01
	      стен гладких
	3158,24 
	1721,83 
	77,53 
	0,00 
	1358,88 
	165,88 

	15-02-005-02
	      стен с прорезными рустами
	5021,55 
	3447,71 
	78,84 
	0,00 
	1495,00 
	296,96 

	15-02-005-03
	      колонн круглых (цилиндрических и переменного сечения) гладких
	7885,07 
	6507,60 
	18,59 
	0,00 
	1358,88 
	510 

	15-02-005-04
	      колонн круглых (цилиндрических и переменного сечения) с прорезными рустами
	9298,51 
	7783,60 
	19,91 
	0,00 
	1495,00 
	610 

	15-02-005-05
	      колонн прямоугольных гладких
	3999,07 
	2621,60 
	18,59 
	0,00 
	1358,88 
	232 

	15-02-005-06
	      колонн прямоугольных с прорезными рустами
	5044,35 
	3529,44 
	19,91 
	0,00 
	1495,00 
	304 

	15-02-005-07
	      пилястр переменного сечения гладких
	5106,47 
	3729,00 
	18,59 
	0,00 
	1358,88 
	330 

	15-02-005-08
	      пилястр переменного сечения с прорезными рустами
	6410,91 
	4896,00 
	19,91 
	0,00 
	1495,00 
	408 

	15-02-005-09
	      пилястр прямых гладких
	4575,37 
	3197,90 
	18,59 
	0,00 
	1358,88 
	283 

	15-02-005-10
	      пилястр прямых с прорезными рустами
	5870,91 
	4356,00 
	19,91 
	0,00 
	1495,00 
	363 

	Таблица 15-02-006. Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню откосов 

   

	
	Измеритель: 100 м откосов

	
	Высококачественная штукатурка фасадов декоративным раствором по камню откосов при ширине:

	15-02-006-01
	      до 200 м плоских
	881,75 
	553,70 
	4,50 
	0,00 
	323,55 
	49 

	15-02-006-02
	      до 200 м криволинейных
	1345,05 
	1017,00 
	4,50 
	0,00 
	323,55 
	90 

	15-02-006-03
	      более 200 м плоских
	1465,85 
	949,20 
	6,83 
	0,00 
	509,82 
	84 

	15-02-006-04
	      более 200 м криволинейных
	2200,35 
	1683,70 
	6,83 
	0,00 
	509,82 
	149 

	Таблица 15-02-007. Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню карнизов, тяг, наличников 

   

	
	Измеритель: 100 м2 проекции на стену

	
	Высококачественная штукатурка фасадов декоративным раствором по камню карнизов, тяг, наличников:

	15-02-007-01
	      прямолинейных
	11398,31 
	6306,54 
	69,39 
	0,00 
	5022,38 
	534 

	15-02-007-02
	      криволинейных
	18086,77 
	12995,00 
	69,39 
	0,00 
	5022,38 
	1150 

	Таблица 15-02-008. Фактурная отделка фасадов мраморной крошкой 

   

	
	Измеритель: 100 м2 отделываемой поверхности

	15-02-008-01
	Фактурная отделка фасадов мраморной крошкой
	2322,62 
	345,00 
	99,31 
	7,77 
	1878,31 
	28,75 

	Таблица 15-02-009. Фактурная отделка фасадов стеклянной крошкой 

   

	
	Измеритель: 100 м2 отделываемой поверхности

	15-02-009-01
	Фактурная отделка фасадов стеклянной крошкой
	5583,24 
	345,00 
	99,31 
	7,77 
	5138,93 
	28,75 

	Подраздел 2.2 ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ВНУТРИ ЗДАНИЙ 

   

	Таблица 15-02-015. Штукатурка поверхностей известковым раствором 

   

	
	Измеритель: 100 м2 оштукатуриваемой поверхности

	
	Штукатурка поверхностей внутри здания известковым раствором простая:

	15-02-015-01
	      по камню и бетону стен
	1420,04 
	623,77 
	80,07 
	2,67 
	716,20 
	65,66 

	15-02-015-02
	      по камню и бетону потолков
	1445,09 
	653,51 
	80,07 
	2,67 
	711,51 
	68,79 

	15-02-015-03
	      по дереву стен
	2471,80 
	654,55 
	122,84 
	6,52 
	1694,41 
	68,9 

	15-02-015-04
	      по дереву потолков
	2621,07 
	694,26 
	122,84 
	6,52 
	1803,97 
	73,08 

	
	Штукатурка поверхностей внутри здания известковым раствором улучшенная:

	15-02-015-05
	      по камню и бетону стен
	1755,74 
	731,26 
	81,02 
	3,02 
	943,46 
	74,24 

	15-02-015-06
	      по камню и бетону потолков
	1809,54 
	767,81 
	81,02 
	3,02 
	960,71 
	77,95 

	15-02-015-07
	      по дереву стен
	3010,22 
	811,25 
	127,92 
	7,64 
	2071,05 
	82,36 

	15-02-015-08
	      по дереву потолков
	3131,96 
	849,56 
	130,81 
	7,94 
	2151,59 
	86,25 

	
	Штукатурка поверхностей внутри здания известковым раствором высококачественная:

	15-02-015-09
	      по камню и бетону стен
	2512,06 
	1216,12 
	85,11 
	4,52 
	1210,83 
	117,16 

	15-02-015-10
	      по камню и бетону потолков
	2598,23 
	1276,32 
	85,11 
	4,52 
	1236,80 
	122,96 

	15-02-015-11
	      по дереву стен
	3936,35 
	1277,26 
	155,42 
	16,24 
	2503,67 
	123,05 

	15-02-015-12
	      по дереву потолков
	4099,63 
	1360,82 
	160,22 
	16,76 
	2578,59 
	131,1 

	Таблица 15-02-016. Штукатурка поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону 

   

	
	Измеритель: 100 м2 оштукатуриваемой поверхности

	
	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону:

	15-02-016-01
	      простая стен
	1584,79 
	716,30 
	102,92 
	7,19 
	765,57 
	75,4 

	15-02-016-02
	      простая потолков
	1607,76 
	749,36 
	102,92 
	7,19 
	755,48 
	78,88 

	15-02-016-03
	      улучшенная стен
	1961,99 
	845,52 
	109,85 
	9,74 
	1006,62 
	85,84 

	15-02-016-04
	      улучшенная потолков
	1990,40 
	856,95 
	109,85 
	9,74 
	1023,60 
	87 

	15-02-016-05
	      высококачественная стен
	2814,16 
	1408,77 
	114,57 
	11,48 
	1290,82 
	135,72 

	15-02-016-06
	      высококачественная потолков
	2912,41 
	1481,02 
	114,57 
	11,48 
	1316,82 
	142,68 

	Таблица 15-02-017. Штукатурка внутренних поверхностей наружных стен известковым раствором по камню и бетону (когда остальные поверхности не оштукатуриваются) 

   

	
	Измеритель: 100 м2 оштукатуриваемой поверхности

	
	Штукатурка внутренних поверхностей наружных стен, когда остальные поверхности не оштукатуриваются, известковым раствором по камню и бетону:

	15-02-017-01
	      простая
	1607,39 
	740,53 
	110,11 
	7,19 
	756,75 
	77,95 

	15-02-017-02
	      улучшенная
	1978,59 
	877,54 
	117,04 
	9,74 
	984,01 
	89,09 

	15-02-017-03
	      высококачественная
	2830,08 
	1456,94 
	121,76 
	11,48 
	1251,38 
	140,36 

	Таблица 15-02-018. Штукатурка внутренних поверхностей наружных стен цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону (когда остальные поверхности не оштукатуриваются) 

   

	
	Измеритель: 100 м2 оштукатуриваемой поверхности

	
	Штукатурка внутренних поверхностей наружных стен, цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону, когда остальные поверхности не оштукатуриваются:

	15-02-018-01
	      простая
	1784,28 
	859,56 
	124,18 
	7,19 
	800,54 
	90,48 

	15-02-018-02
	      улучшенная
	2187,35 
	1014,65 
	131,11 
	9,74 
	1041,59 
	103,01 

	15-02-018-03
	      высококачественная
	3147,34 
	1685,71 
	135,84 
	11,48 
	1325,79 
	162,4 

	Таблица 15-02-019. Сплошное выравнивание внутренних бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) известковым раствором 

   

	
	Измеритель: 100 м2 оштукатуриваемой поверхности

	
	Сплошное выравнивание внутренних бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) известковым раствором:

	15-02-019-01
	      стен
	664,92 
	386,37 
	7,88 
	2,90 
	270,67 
	42,18 

	15-02-019-02
	      потолков
	801,29 
	476,06 
	9,45 
	3,48 
	315,78 
	51,3 

	
	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм:

	15-02-019-03
	      стен
	2936,14 
	499,18 
	29,82 
	19,11 
	2407,14 
	51,89 

	15-02-019-04
	      потолков
	3487,13 
	645,51 
	34,93 
	22,26 
	2806,69 
	63,1 

	15-02-019-05
	      оконных и дверных откосов плоских
	5232,68 
	914,73 
	54,58 
	34,03 
	4263,37 
	91,84 

	15-02-019-06
	      оконных и дверных откосов криволинейных
	6403,46 
	2085,51 
	54,58 
	34,03 
	4263,37 
	195,09 

	Таблица 15-02-020. Штукатурка цементно-церезитовая по камню и бетону 

   

	
	Измеритель: 100 м2 оштукатуриваемой поверхности

	15-02-020-01
	Штукатурка цементно-церезитовым раствором по камню и бетону
	2783,62 
	823,94 
	93,10 
	8,82 
	1866,58 
	84,68 

	Таблица 15-02-021. Оштукатуривание рентгенозащитным раствором 

   

	
	Измеритель: 100 м2 оштукатуриваемой поверхности

	15-02-021-01
	Оштукатуривание стен рентгенозащитным раствором толщиной 30 мм по бетону, камню или кирпичу
	19372,71 
	2328,70 
	361,39 
	202,40 
	16682,62 
	257,6 

	15-02-021-02
	На каждые 10 мм увеличения толщины грунта добавлять к расценке 15-02-021-01
	3258,72 
	146,81 
	134,55 
	82,10 
	2977,36 
	16,24 

	15-02-021-03
	Устройство стяжки под полы из рентгенозащитного раствора толщиной 30 мм по бетону
	9356,54 
	330,83 
	174,23 
	80,26 
	8851,48 
	35,65 

	15-02-021-04
	На каждые 12 мм увеличения толщины грунта добавлять к расценке 15-02-021-03
	3113,51 
	96,05 
	69,09 
	29,41 
	2948,37 
	10,35 

	Таблица 15-02-022. Оштукатуривание прямоугольных кессонов площадью проекции до 12 м2 по ребристому железобетонному перекрытию 

   

	
	Измеритель: 100 м2 поверхности потолка

	
	Оштукатуривание прямоугольных кессонов площадью проекции до 12 м2 по ребристому железобетонному перекрытию цементно-известковым раствором при площади горизонтальной проекции кессона:

	15-02-022-01
	      до 0,8 м2
	26529,92 
	17203,08 
	126,09 
	16,20 
	9200,75 
	1587 

	15-02-022-02
	      до 2 м2
	23021,89 
	13961,92 
	126,09 
	16,20 
	8933,88 
	1288 

	15-02-022-03
	      до 4 м2
	18117,77 
	9723,48 
	126,09 
	16,20 
	8268,20 
	897 

	15-02-022-04
	      до 6 м2
	16217,52 
	8476,88 
	108,18 
	13,94 
	7632,46 
	782 

	15-02-022-05
	      до 12 м2
	13526,94 
	6856,30 
	91,89 
	12,36 
	6578,75 
	632,5 

	
	Оштукатуривание прямоугольных кессонов по ребристому железобетонному перекрытию декоративным раствором при площади горизонтальной проекции кессона:

	15-02-022-06
	      до 0,8 м2
	39627,73 
	29321,32 
	143,30 
	18,73 
	10163,11 
	2668 

	15-02-022-07
	      до 2 м2
	34129,18 
	24139,54 
	143,30 
	18,73 
	9846,34 
	2196,5 

	15-02-022-08
	      до 4 м2
	25951,57 
	16682,82 
	143,30 
	18,73 
	9125,45 
	1518 

	15-02-022-09
	      до 6 м2
	23016,41 
	14407,89 
	123,62 
	15,79 
	8484,90 
	1311 

	15-02-022-10
	      до 12 м2
	19313,92 
	11880,19 
	107,66 
	14,09 
	7326,07 
	1081 

	Таблица 15-02-023. Оштукатуривание прямоугольных кессонов площадью проекции более 12 м2 по ребристому железобетонному перекрытию 

   

	
	Измеритель: 100 м2 оштукатуриваемой поверхности

	
	Оштукатуривание прямоугольных кессонов площадью проекции более 12 м2 по ребристому железобетонному перекрытию:

	15-02-023-01
	      цементно-известковым раствором
	5380,12 
	2174,86 
	79,55 
	6,79 
	3125,71 
	215,76 

	15-02-023-02
	      декоративным раствором
	7189,96 
	3596,12 
	82,07 
	7,72 
	3511,77 
	336,4 

	Таблица 15-02-024. Облицовка стен листовыми материалами 

   

	
	Измеритель: 100 м2 отделываемой поверхности

	
	Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами:

	15-02-024-01
	      стен при отделке под окраску
	3087,11 
	650,54 
	77,96 
	23,48 
	2358,61 
	71,02 

	15-02-024-02
	      стен при отделке под оклейку обоями
	2853,57 
	556,56 
	77,96 
	23,48 
	2219,05 
	60,76 

	15-02-024-03
	      откосов при отделке под окраску
	4010,46 
	1587,24 
	77,96 
	23,48 
	2345,26 
	173,28 

	15-02-024-04
	Облицовка древесноволокнистыми листами стен при отделке под оклейку обоями
	2776,91 
	579,42 
	44,49 
	3,25 
	2153,00 
	66,6 

	15-02-024-05
	Облицовка стен листами сухой штукатурки при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас
	3188,00 
	849,45 
	104,65 
	12,93 
	2233,90 
	88,3 

	Таблица 15-02-025. Обработка швов сухой штукатурки 

   

	
	Измеритель: 100 м2 отделываемой поверхности

	15-02-025-01
	Обработка швов сухой штукатурки постановкой раскладок
	684,10 
	48,01 
	2,37 
	0,23 
	633,72 
	5,77 

	Подраздел 2.3 ОШТУКАТУРИВАНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ, ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ И ПЛОЩАДОК, ДЕКОРАТИВНАЯ ШТУКАТУРКА 

   

	Таблица 15-02-031. Штукатурка отдельных мест 

   

	
	Измеритель: 100 м2 оштукатуриваемой поверхности

	
	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню:

	15-02-031-01
	      плоских
	4009,04 
	1985,50 
	64,89 
	23,90 
	1958,65 
	204,06 

	15-02-031-02
	      криволинейных
	6238,58 
	4215,04 
	64,89 
	23,90 
	1958,65 
	433,2 

	15-02-031-03
	Устройство нижних заглушин
	4974,60 
	3033,68 
	52,29 
	19,26 
	1888,63 
	300,96 

	
	Вытягивание тяг и падуг:

	15-02-031-04
	      при улучшенной штукатурке по камню и бетону
	1717,72 
	643,46 
	42,06 
	7,65 
	1032,20 
	59,36 

	15-02-031-05
	      при улучшенной штукатурке по дереву
	1559,28 
	643,46 
	37,26 
	7,15 
	878,56 
	59,36 

	15-02-031-06
	      при высококачественной штукатурке по камню и бетону
	2479,87 
	952,99 
	60,26 
	10,31 
	1466,62 
	85,47 

	15-02-031-07
	      при высококачественной штукатурке по дереву
	1978,29 
	961,58 
	37,87 
	7,62 
	978,84 
	86,24 

	
	Насечка поверхности:

	15-02-031-08
	      стен
	330,41 
	330,41 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	37 

	15-02-031-09
	      потолков
	410,78 
	410,78 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	46 

	Таблица 15-02-032. Устройство наличников тянутых 

   

	
	Измеритель: 100 м2 проекции на стену тянутых наличников

	15-02-032-01
	Устройство наличников тянутых
	15303,73 
	8037,65 
	235,60 
	50,86 
	7030,48 
	731,36 

	Таблица 15-02-033. Обивка поверхностей 

   

	
	Измеритель: 100 м2 оштукатуриваемой поверхности

	
	Обивка поверхностей:

	15-02-033-01
	      изоляционным материалом
	2245,27 
	45,02 
	3,48 
	0,00 
	2196,77 
	5,6 

	15-02-033-02
	      дранью по деревянным неодранкованным поверхностям
	879,40 
	246,83 
	3,48 
	0,00 
	629,09 
	30,7 

	Таблица 15-02-034. Штукатурка лестничных маршей и площадок 

   

	
	Измеритель: 100 м2 горизонтальной проекции марша или площадки

	
	Штукатурка лестничных маршей и площадок:

	15-02-034-01
	      улучшенная без отделки косоуров и балок
	2621,58 
	936,93 
	124,06 
	11,48 
	1560,59 
	95,12 

	15-02-034-02
	      улучшенная с отделкой косоуров и балок без тяг
	3954,71 
	1340,12 
	107,06 
	19,14 
	2507,53 
	134,55 

	15-02-034-03
	      высококачественная с отделкой косоуров и балок без тяг
	4707,90 
	2102,19 
	98,18 
	19,14 
	2507,53 
	196,65 

	15-02-034-04
	      высококачественная с отделкой косоуров и балок с тягами
	6660,56 
	2881,14 
	84,72 
	21,09 
	3694,70 
	262,16 

	Таблица 15-02-035. Отделка поверхностей из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями 

   

	
	Измеритель: 100 м2 отделываемой поверхности

	
	Отделка поверхностей из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями:

	15-02-035-01
	      стен и перегородок панельных
	150,86 
	96,22 
	4,41 
	1,62 
	50,23 
	11,06 

	15-02-035-02
	      стен и перегородок из блоков и плит
	572,88 
	299,33 
	6,93 
	2,55 
	266,62 
	33,52 

	15-02-035-03
	      потолков сборных панельных
	105,80 
	62,65 
	3,47 
	1,28 
	39,68 
	6,84 

	15-02-035-04
	      потолков сборных из плит
	365,87 
	322,72 
	3,47 
	1,28 
	39,68 
	33,97 

	Таблица 15-02-036. Штукатурка по сетке без устройства каркаса 

   

	
	Измеритель: 100 м2 оштукатуриваемой поверхности

	
	Штукатурка по сетке без устройства каркаса:

	15-02-036-01
	      улучшенная стен
	5966,11 
	1250,12 
	54,40 
	16,49 
	4661,59 
	129,95 

	15-02-036-02
	      улучшенная потолков
	6146,44 
	1391,44 
	54,40 
	16,49 
	4700,60 
	144,64 

	15-02-036-03
	      высококачественная стен
	6600,68 
	1631,75 
	62,59 
	19,52 
	4906,34 
	161,88 

	15-02-036-04
	      высококачественная потолков
	6800,57 
	1792,63 
	62,59 
	19,52 
	4945,35 
	177,84 

	15-02-036-05
	      высококачественная колонн
	8649,54 
	3682,56 
	62,59 
	19,52 
	4904,39 
	339,72 

	15-02-036-06
	      карнизов и тяг
	12447,86 
	3846,25 
	125,69 
	35,91 
	8475,92 
	354,82 

	Таблица 15-02-037. Устройство каркаса 

   

	
	Измеритель: 100 м2 оштукатуриваемой поверхности

	
	Устройство каркаса при оштукатуривании:

	15-02-037-01
	      стен
	1966,98 
	240,31 
	11,78 
	2,31 
	1714,89 
	24,98 

	15-02-037-02
	      потолков
	3222,41 
	443,87 
	17,51 
	3,42 
	2761,03 
	46,14 

	15-02-037-03
	      колонн
	2103,77 
	377,10 
	11,78 
	2,31 
	1714,89 
	39,2 

	15-02-037-04
	      карнизов и тяг
	3408,84 
	630,30 
	17,51 
	3,42 
	2761,03 
	65,52 

	Таблица 15-02-038. Механизированная отделка поверхности под мелкозернистую фактуру шагрень 

   

	
	Измеритель: 100 м2 отделываемой поверхности

	
	Механизированная отделка поверхности под мелкозернистую фактуру шагрень:

	15-02-038-01
	      стен
	453,21 
	114,46 
	27,66 
	0,74 
	311,09 
	12,19 

	15-02-038-02
	      потолков
	515,90 
	165,95 
	38,86 
	0,74 
	311,09 
	17,25 

	Раздел 3. ЛЕПНЫЕ РАБОТЫ 

   

	Таблица 15-03-001. Установка гипсовых погонных деталей орнаментированных плоских, выпуклых, рельефных, простого или сложного рисунка (порезки, пояса, фриза, капли и т.п.) 

   

	
	Измеритель: 100 м деталей

	
	Установка гипсовых погонных деталей орнаментированных, плоских, выпуклых, рельефных, простого или сложного рисунка (порезки, пояса, фризы, капли и т.п.) высотой:

	15-03-001-01
	      до 100 мм
	318,42 
	269,12 
	31,52 
	1,25 
	17,78 
	29,38 

	(415-9001)
	  Детали лепные погонные, (м)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(101)  
	-  

	15-03-001-02
	      до 250 мм
	759,40 
	590,00 
	64,94 
	2,94 
	104,46 
	64,41 

	(415-9001)
	  Детали лепные погонные, (м)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(101)  
	-  

	15-03-001-03
	      до 500 мм
	1222,54 
	1004,03 
	82,72 
	7,21 
	135,79 
	109,61 

	(415-9001)
	  Детали лепные погонные, (м)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(101)  
	-  

	15-03-001-04
	      до 750 мм
	1910,80 
	1614,72 
	125,03 
	10,92 
	171,05 
	176,28 

	(415-9001)
	  Детали лепные погонные, (м)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(101)  
	-  

	Таблица 15-03-002. Установка гипсовых штучных розеток (кессонных, потолочных круглых, многогранных простого, среднего и сложного рисунков) 

   

	
	Измеритель: 1 деталь

	
	Установка гипсовых штучных розеток (кессонных, потолочных круглых, многогранных простого, среднего и сложного рисунков) диаметром:

	15-03-002-01
	      до 250 мм
	7,92 
	5,75 
	1,81 
	0,22 
	0,36 
	0,62 

	(415-9002)
	  Детали лепные штучные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	15-03-002-02
	      до 500 мм
	14,97 
	11,88 
	2,03 
	0,22 
	1,06 
	1,28 

	(415-9002)
	  Детали лепные штучные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	15-03-002-03
	      до 750 мм
	25,43 
	20,32 
	2,84 
	0,22 
	2,27 
	2,19 

	(415-9002)
	  Детали лепные штучные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	15-03-002-04
	      до 1750 мм
	59,45 
	43,24 
	5,07 
	0,45 
	11,14 
	4,66 

	(415-9002)
	  Детали лепные штучные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	Таблица 15-03-003. Установка на колоннах гипсовых штучных деталей 

   

	
	Измеритель: 1 деталь

	
	Установка на колоннах гипсовых капителей ионических гладких и орнаментированных, дорических и тосканских высотой:

	15-03-003-01
	      до 500 мм
	57,98 
	44,73 
	5,56 
	0,22 
	7,69 
	4,82 

	(415-9002)
	  Детали лепные штучные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	15-03-003-02
	      до 750 мм
	77,81 
	57,07 
	5,56 
	0,22 
	15,18 
	6,15 

	(415-9002)
	  Детали лепные штучные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	
	Установка на колоннах гипсовых капителей коринфских сборных высотой:

	15-03-003-03
	      до 500 мм
	126,50 
	99,83 
	8,23 
	0,22 
	18,44 
	10,26 

	(415-9002)
	  Детали лепные штучные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	15-03-003-04
	      до 1000 мм
	222,28 
	176,50 
	8,55 
	0,33 
	37,23 
	18,14 

	(415-9002)
	  Детали лепные штучные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	15-03-003-05
	      до 2000 мм
	468,27 
	322,16 
	9,49 
	0,68 
	136,62 
	33,11 

	(415-9002)
	  Детали лепные штучные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	15-03-003-06
	Установка на колоннах гипсовых баз гладких прямоугольных или круглых высотой до 500 мм
	26,45 
	17,68 
	2,35 
	0,22 
	6,42 
	1,93 

	(415-9002)
	  Детали лепные штучные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	Таблица 15-03-004. Установка гипсовых штучных деталей 

   

	
	Измеритель: 1 деталь

	15-03-004-01
	Установка гипсовых шишек гладких и орнаментированных высотой до 200 мм
	13,40 
	10,99 
	1,81 
	0,22 
	0,60 
	1,09 

	(415-9002)
	  Детали лепные штучные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	
	Установка гипсовых сухарей гладких и орнаментированных длиной большей стороны:

	15-03-004-02
	      до 250 мм
	9,15 
	4,08 
	1,81 
	0,22 
	3,26 
	0,44 

	(415-9002)
	  Детали лепные штучные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	15-03-004-03
	      до 400 мм
	14,77 
	6,22 
	2,08 
	0,22 
	6,47 
	0,67 

	(415-9002)
	  Детали лепные штучные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	
	Установка гипсовых кронштейнов и модульонов гладких длиной большей стороны:

	15-03-004-04
	      до 200 мм
	8,63 
	4,49 
	2,08 
	0,22 
	2,06 
	0,49 

	(415-9002)
	  Детали лепные штучные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	15-03-004-05
	      до 400 мм
	16,97 
	8,24 
	2,08 
	0,22 
	6,65 
	0,9 

	(415-9002)
	  Детали лепные штучные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	15-03-004-06
	      до 750 мм
	26,05 
	15,21 
	2,35 
	0,22 
	8,49 
	1,66 

	(415-9002)
	  Детали лепные штучные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	15-03-004-07
	      до 1100 мм
	44,16 
	23,08 
	2,66 
	0,33 
	18,42 
	2,52 

	(415-9002)
	  Детали лепные штучные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	
	Установка гипсовых вентиляционных решеток площадью:

	15-03-004-08
	      до 0,1 м2
	5,49 
	3,93 
	1,28 
	0,22 
	0,28 
	0,44 

	(415-9002)
	  Детали лепные штучные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	15-03-004-09
	      до 0,5 м2
	14,64 
	11,88 
	1,28 
	0,22 
	1,48 
	1,33 

	(415-9002)
	  Детали лепные штучные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	
	Установка гипсовых ваз гладких высотой:

	15-03-004-10
	      до 500 мм
	14,63 
	10,21 
	1,54 
	0,22 
	2,88 
	1,1 

	(415-9002)
	  Детали лепные штучные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	15-03-004-11
	      до 1000 мм
	16,64 
	14,38 
	1,81 
	0,22 
	0,45 
	1,55 

	(415-9002)
	  Детали лепные штучные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	15-03-004-12
	      до 1350 мм
	20,95 
	18,56 
	1,81 
	0,22 
	0,58 
	2 

	(415-9002)
	  Детали лепные штучные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	
	Установка гипсовых гербов высотой:

	15-03-004-13
	      до 750 мм
	33,35 
	28,76 
	2,35 
	0,22 
	2,24 
	2,92 

	(415-9002)
	  Детали лепные штучные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	15-03-004-14
	      до 1000 мм
	44,03 
	37,13 
	2,88 
	0,22 
	4,02 
	3,77 

	(415-9002)
	  Детали лепные штучные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	15-03-004-15
	      до 1500 мм
	63,09 
	51,81 
	3,73 
	0,33 
	7,55 
	5,26 

	(415-9002)
	  Детали лепные штучные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	Таблица 15-03-005. Установка цементных деталей погонных орнаментированных плоских, выпуклых и рельефных простого или сложного рисунка 

   

	
	Измеритель: 100 м деталей

	
	Установка цементных деталей погонных орнаментированных плоских, выпуклых и рельефных простого или сложного рисунка (порезки, пояса, фризы, капли и т.п.) высотой:

	15-03-005-01
	      до 100 мм
	522,55 
	408,97 
	35,33 
	2,14 
	78,25 
	44,07 

	(415-9001)
	  Детали лепные погонные, (м)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(101)  
	-  

	15-03-005-02
	      до 250 мм
	1024,44 
	836,78 
	60,14 
	4,84 
	127,52 
	90,17 

	(415-9001)
	  Детали лепные погонные, (м)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(101)  
	-  

	15-03-005-03
	      до 500 мм
	1672,85 
	1405,18 
	102,71 
	12,05 
	164,96 
	151,42 

	(415-9001)
	  Детали лепные погонные, (м)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(101)  
	-  

	15-03-005-04
	      до 750 мм
	2548,52 
	2170,68 
	153,60 
	17,90 
	224,24 
	233,91 

	(415-9001)
	  Детали лепные погонные, (м)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(101)  
	-  

	
	Установка цементных поручней и тетив любого профиля:

	15-03-005-05
	      без орнамента
	2068,03 
	1230,84 
	38,09 
	9,23 
	799,10 
	131,08 

	(415-9001)
	  Детали лепные погонные, (м)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(101)  
	-  

	15-03-005-06
	      с орнаментом
	2546,00 
	1697,71 
	49,19 
	12,05 
	799,10 
	180,8 

	(415-9001)
	  Детали лепные погонные, (м)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(101)  
	-  

	Таблица 15-03-006. Установка цементных штучных деталей (розеток кессонных, балясин) 

   

	
	Измеритель: 1 деталь

	15-03-006-01
	Установка цементных розеток кессонных диаметром до 250 мм
	10,62 
	8,17 
	1,81 
	0,22 
	0,64 
	0,93 

	(415-9002)
	  Детали лепные штучные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	
	Установка цементных балясин круглых гладких и орнаментированных, бутылочных или с перехватом без орнамента:

	15-03-006-02
	      рядовых высотой до 650 мм
	6,86 
	5,38 
	1,28 
	0,22 
	0,20 
	0,58 

	(415-9002)
	  Детали лепные штучные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	15-03-006-03
	      рядовых высотой до 1100 мм
	9,85 
	8,17 
	1,28 
	0,22 
	0,40 
	0,88 

	(415-9002)
	  Детали лепные штучные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	15-03-006-04
	      угловых высотой до 650 мм
	13,64 
	11,64 
	1,28 
	0,22 
	0,72 
	1,24 

	(415-9002)
	  Детали лепные штучные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	15-03-006-05
	      угловых высотой до 1100 мм
	18,03 
	15,59 
	1,28 
	0,22 
	1,16 
	1,66 

	(415-9002)
	  Детали лепные штучные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	Таблица 15-03-007. Установка цементных деталей (капителей, баз, шишек, сухарей, кронштейнов и модульонов) 

   

	
	Измеритель: 1 деталь

	
	Установка цементных капителей на колоннах гладких и орнаментированных дорических, тосканских высотой:

	15-03-007-01
	      до 500 мм
	66,38 
	57,16 
	1,28 
	0,22 
	7,94 
	6,16 

	(415-9002)
	  Детали лепные штучные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	15-03-007-02
	      до 750 мм
	88,75 
	76,47 
	1,59 
	0,33 
	10,69 
	8,24 

	(415-9002)
	  Детали лепные штучные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	
	Установка цементных капителей на колоннах сборных высотой:

	15-03-007-03
	      до 500 мм
	183,29 
	142,14 
	8,23 
	0,22 
	32,92 
	14,43 

	(415-9002)
	  Детали лепные штучные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	15-03-007-04
	      до 1000 мм
	308,88 
	252,65 
	8,86 
	0,45 
	47,37 
	25,65 

	(415-9002)
	  Детали лепные штучные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	15-03-007-05
	      до 2000 мм
	596,52 
	471,91 
	11,40 
	1,13 
	113,21 
	47,91 

	(415-9002)
	  Детали лепные штучные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	15-03-007-06
	Установка цементных баз на колоннах гладких орнаментированных высотой до 500 мм
	48,12 
	24,18 
	1,28 
	0,22 
	22,66 
	2,64 

	(415-9002)
	  Детали лепные штучные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	15-03-007-07
	Установка цементных шишек гладких и орнаментированных высотой до 200 мм
	17,43 
	15,12 
	1,81 
	0,22 
	0,50 
	1,5 

	(415-9002)
	  Детали лепные штучные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	
	Установка цементных сухарей гладких и орнаментированных длиной большей стороны:

	15-03-007-08
	      до 250 мм
	9,52 
	4,55 
	1,81 
	0,22 
	3,16 
	0,49 

	(415-9002)
	  Детали лепные штучные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	15-03-007-09
	      до 400 мм
	15,61 
	7,60 
	2,08 
	0,22 
	5,93 
	0,79 

	(415-9002)
	  Детали лепные штучные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	
	Установка цементных кронштейнов и модульонов гладких длиной большей стороны:

	15-03-007-10
	      до 200 мм
	9,34 
	5,40 
	1,81 
	0,22 
	2,13 
	0,59 

	(415-9002)
	  Детали лепные штучные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	15-03-007-11
	      до 400 мм
	19,11 
	10,53 
	2,08 
	0,22 
	6,50 
	1,15 

	(415-9002)
	  Детали лепные штучные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	15-03-007-12
	      до 750 мм
	30,75 
	20,34 
	2,35 
	0,22 
	8,06 
	2,22 

	(415-9002)
	  Детали лепные штучные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	15-03-007-13
	      до 1100 мм
	52,70 
	32,33 
	2,98 
	0,45 
	17,39 
	3,53 

	(415-9002)
	  Детали лепные штучные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	Таблица 15-03-008. Установка цементных деталей (ваз, гербов) 

   

	
	Измеритель: 1 деталь

	
	Установка цементных ваз гладких высотой:

	15-03-008-01
	      до 500 мм
	18,71 
	14,38 
	1,54 
	0,22 
	2,79 
	1,55 

	(415-9002)
	  Детали лепные штучные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	15-03-008-02
	      до 1000 мм
	31,37 
	20,42 
	1,81 
	0,22 
	9,14 
	2,2 

	(415-9002)
	  Детали лепные штучные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	15-03-008-03
	      до 1350 мм
	41,71 
	25,80 
	2,13 
	0,33 
	13,78 
	2,78 

	(415-9002)
	  Детали лепные штучные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	
	Установка цементных гербов высотой:

	15-03-008-04
	      до 750 мм
	44,75 
	39,79 
	2,35 
	0,22 
	2,61 
	4,04 

	(415-9002)
	  Детали лепные штучные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	15-03-008-05
	      до 1000 мм
	58,80 
	51,22 
	3,20 
	0,33 
	4,38 
	5,2 

	(415-9002)
	  Детали лепные штучные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	15-03-008-06
	      до 1500 мм
	84,58 
	72,50 
	4,05 
	0,45 
	8,03 
	7,36 

	(415-9002)
	  Детали лепные штучные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	Раздел 4. МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ 

   

	Подраздел 4.1 ОКРАСКА ВОДНЫМИ СОСТАВАМИ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ 

   

	Таблица 15-04-001. Окраска клеевыми и казеиновыми составами внутри помещений 

   

	
	Измеритель: 100 м2 окрашиваемой поверхности

	
	Окраска водными составами внутри помещений клеевая:

	15-04-001-01
	      простая
	118,53 
	57,43 
	2,92 
	0,12 
	58,18 
	6,27 

	15-04-001-02
	      улучшенная
	179,24 
	104,32 
	3,79 
	0,12 
	71,13 
	11,11 

	15-04-001-03
	      высококачественная по штукатурке
	771,32 
	612,51 
	9,01 
	0,12 
	149,80 
	65,23 

	15-04-001-04
	      высококачественная по сборным конструкциям, подготовленным под окраску
	480,97 
	367,71 
	6,40 
	0,12 
	106,86 
	39,16 

	
	Окраска водными составами внутри помещений казеиновая:

	15-04-001-05
	      улучшенная
	444,09 
	171,46 
	2,92 
	0,12 
	269,71 
	18,26 

	15-04-001-06
	      высококачественная по штукатурке
	1283,35 
	661,06 
	8,14 
	0,12 
	614,15 
	70,4 

	15-04-001-07
	      высококачественная по сборным конструкциям, подготовленным под окраску
	920,54 
	475,13 
	4,66 
	0,12 
	440,75 
	50,6 

	Таблица 15-04-002. Окраска известковыми и силикатными составами внутри помещений 

   

	
	Измеритель: 100 м2 окрашиваемой поверхности

	
	Известковая окраска водными составами внутри помещений:

	15-04-002-01
	      по штукатурке
	112,36 
	87,30 
	2,05 
	0,12 
	23,01 
	10,21 

	15-04-002-02
	      по кирпичу и бетону
	66,92 
	41,72 
	2,05 
	0,12 
	23,15 
	4,88 

	15-04-002-03
	      по дереву
	59,50 
	37,02 
	2,05 
	0,12 
	20,43 
	4,33 

	
	Силикатная окраска водными составами внутри помещений:

	15-04-002-04
	      по штукатурке и кирпичу
	225,94 
	121,32 
	2,92 
	0,12 
	101,70 
	14,19 

	15-04-002-05
	      по дереву
	121,06 
	51,21 
	2,05 
	0,12 
	67,80 
	5,99 

	Таблица 15-04-003. Силикатная окраска деревянных сегментных ферм (со всех сторон за 2 раза) 

   

	
	Измеритель: 100 м2 вертикальной проекции сегментных ферм

	15-04-003-01
	Силикатная окраска деревянных сегментных ферм (со всех сторон за 2 раза)
	150,44 
	55,99 
	2,92 
	0,12 
	91,53 
	6,27 

	Таблица 15-04-004. Разделка поверхности по клеевой окраске 

   

	
	Измеритель: 100 м2 разделываемой поверхности

	
	Разделка поверхности по клеевой окраске:

	15-04-004-01
	      кистью, количество тонов 1
	34,79 
	27,46 
	1,18 
	0,12 
	6,15 
	2,89 

	15-04-004-02
	      кистью, количество тонов 2 и более
	54,74 
	47,41 
	1,18 
	0,12 
	6,15 
	4,99 

	15-04-004-03
	      валиком, количество тонов 1
	66,58 
	31,64 
	1,18 
	0,12 
	33,76 
	3,33 

	15-04-004-04
	      валиком, количество тонов 2 и более
	148,84 
	63,27 
	1,18 
	0,12 
	84,39 
	6,66 

	15-04-004-05
	      набрызгом, количество тонов 1
	37,96 
	20,05 
	1,18 
	0,12 
	16,73 
	2,11 

	15-04-004-06
	      набрызгом, количество тонов 2 и более
	51,64 
	33,73 
	1,18 
	0,12 
	16,73 
	3,55 

	Таблица 15-04-005. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами 

   

	
	Измеритель: 100 м2 окрашиваемой поверхности

	
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям:

	15-04-005-01
	      стен, подготовленным под окраску
	1101,13 
	142,54 
	7,27 
	0,12 
	951,32 
	15,18 

	15-04-005-02
	      потолков, подготовленным под окраску
	1210,56 
	159,07 
	8,14 
	0,12 
	1043,35 
	16,94 

	
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная:

	15-04-005-03
	      по штукатурке стен
	1871,64 
	402,83 
	13,68 
	0,23 
	1455,13 
	42,9 

	15-04-005-04
	      по штукатурке потолков
	2076,27 
	506,12 
	14,55 
	0,23 
	1555,60 
	53,9 

	15-04-005-05
	      по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску
	1615,57 
	238,60 
	9,01 
	0,12 
	1367,96 
	25,41 

	15-04-005-06
	      по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску
	1739,36 
	268,55 
	9,01 
	0,12 
	1461,80 
	28,6 

	
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная:

	15-04-005-07
	      по штукатурке стен
	2237,85 
	693,00 
	18,34 
	0,35 
	1526,51 
	68,75 

	15-04-005-08
	      по штукатурке потолков
	2565,56 
	901,45 
	20,08 
	0,35 
	1644,03 
	89,43 

	15-04-005-09
	      по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску
	1921,08 
	467,91 
	11,94 
	0,23 
	1441,23 
	46,42 

	15-04-005-10
	      по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску
	2115,88 
	563,27 
	12,81 
	0,23 
	1539,80 
	55,88 

	Таблица 15-04-006. Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения 

   

	
	Измеритель: 100 м2 покрытия

	
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения:

	15-04-006-01
	      за 1 раз потолков
	83,01 
	81,65 
	1,18 
	0,12 
	0,18 
	8,1 

	(101-9732)
	  Грунтовка, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,013)  
	-  

	15-04-006-02
	      за 2 раза потолков
	205,08 
	201,80 
	2,92 
	0,12 
	0,36 
	20,02 

	(101-9732)
	  Грунтовка, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,02)  
	-  

	15-04-006-03
	      за 1 раз стен
	67,38 
	66,02 
	1,18 
	0,12 
	0,18 
	6,55 

	(101-9732)
	  Грунтовка, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,013)  
	-  

	15-04-006-04
	      за 2 раза стен
	166,92 
	164,51 
	2,05 
	0,12 
	0,36 
	16,32 

	(101-9732)
	  Грунтовка, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,02)  
	-  

	Подраздел 4.2 ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ ИЛИ ЛЮЛЕК 

   

	Таблица 15-04-011. Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности известковыми, силикатными и цементными составами 

   

	
	Измеритель: 100 м2 фасада

	
	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности:

	15-04-011-01
	      известковая
	112,56 
	56,44 
	2,04 
	0,00 
	54,08 
	6,32 

	15-04-011-02
	      силикатная
	576,71 
	181,99 
	10,93 
	0,00 
	383,79 
	20,38 

	15-04-011-03
	      цементная
	556,27 
	89,57 
	8,25 
	0,00 
	458,45 
	10,03 

	Таблица 15-04-012. Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности перхлорвиниловыми, кремнийорганическими и поливинилацетатными составами 

   

	
	Измеритель: 100 м2 окрашиваемой поверхности

	
	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности:

	15-04-012-01
	      перхлорвиниловая
	1635,08 
	136,71 
	10,86 
	0,00 
	1487,51 
	14,39 

	15-04-012-02
	      кремнийорганическая
	1698,49 
	132,53 
	10,93 
	0,00 
	1555,03 
	13,95 

	15-04-012-03
	      поливинилацетатная
	767,70 
	91,11 
	4,70 
	0,00 
	671,89 
	9,59 

	Таблица 15-04-013. Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности известковыми, силикатными и цементными составами 

   

	
	Измеритель: 100 м2 фасада

	
	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности:

	15-04-013-01
	      известковая
	69,39 
	40,58 
	1,98 
	0,00 
	26,83 
	4,43 

	15-04-013-02
	      силикатная
	498,35 
	130,80 
	10,86 
	0,00 
	356,69 
	14,28 

	15-04-013-03
	      цементная
	503,93 
	64,39 
	8,19 
	0,00 
	431,35 
	7,03 

	Таблица 15-04-014. Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловыми, кремнийорганическими и поливинилацетатными составами 

   

	
	Измеритель: 100 м2 окрашиваемой поверхности

	
	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности:

	15-04-014-01
	      перхлорвиниловая
	1390,79 
	97,98 
	9,80 
	0,00 
	1283,01 
	10,07 

	15-04-014-02
	      кремнийорганическая
	1632,98 
	95,26 
	9,80 
	0,00 
	1527,92 
	9,79 

	15-04-014-03
	      поливинилацетатная
	714,99 
	65,58 
	4,63 
	0,00 
	644,78 
	6,74 

	Таблица 15-04-015. Окраска фасадов с люлек с подготовкой поверхности известковыми, силикатными и цементными составами 

   

	
	Измеритель: 100 м2 фасада

	
	Окраска фасадов с люлек с подготовкой поверхности:

	15-04-015-01
	      известковая
	198,74 
	107,65 
	37,01 
	0,00 
	54,08 
	11,6 

	15-04-015-02
	      силикатная
	739,22 
	260,77 
	94,66 
	0,00 
	383,79 
	28,1 

	15-04-015-03
	      цементная
	692,03 
	170,75 
	62,83 
	0,00 
	458,45 
	18,4 

	Таблица 15-04-016. Окраска фасадов с люлек с подготовкой поверхности перхлорвиниловыми, кремнийорганическими и поливинилацетатными составами 

   

	
	Измеритель: 100 м2 окрашиваемой поверхности

	
	Окраска фасадов с люлек с подготовкой поверхности:

	15-04-016-01
	      перхлорвиниловая
	1749,91 
	192,65 
	69,75 
	0,00 
	1487,51 
	19,8 

	15-04-016-02
	      кремнийорганическая
	1809,74 
	186,82 
	67,89 
	0,00 
	1555,03 
	19,2 

	15-04-016-03
	      поливинилацетатная
	879,31 
	154,71 
	52,71 
	0,00 
	671,89 
	15,9 

	Таблица 15-04-017. Окраска фасадов с люлек по подготовленной поверхности известковыми, силикатными и цементными составами 

   

	
	Измеритель: 100 м2 фасада

	
	Окраска фасадов с люлек по подготовленной поверхности:

	15-04-017-01
	      известковая
	130,14 
	76,95 
	26,36 
	0,00 
	26,83 
	8,1 

	15-04-017-02
	      силикатная
	613,30 
	187,15 
	69,46 
	0,00 
	356,69 
	19,7 

	15-04-017-03
	      цементная
	600,09 
	122,55 
	46,19 
	0,00 
	431,35 
	12,9 

	Таблица 15-04-018. Окраска фасадов с люлек по подготовленной поверхности перхлорвиниловыми, кремнийорганическими и поливинилацетатными составами 

   

	
	Измеритель: 100 м2 окрашиваемой поверхности

	
	Окраска фасадов с люлек по подготовленной поверхности:

	15-04-018-01
	      перхлорвиниловая
	1473,27 
	138,44 
	51,82 
	0,00 
	1283,01 
	13,9 

	15-04-018-02
	      кремнийорганическая
	1712,98 
	134,46 
	50,60 
	0,00 
	1527,92 
	13,5 

	15-04-018-03
	      поливинилацетатная
	793,45 
	110,56 
	38,11 
	0,00 
	644,78 
	11,1 

	Подраздел 4.3 ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ 

   

	Таблица 15-04-024. Простая окраска масляными составами 

   

	
	Измеритель: 100 м2 окрашиваемой поверхности

	
	Простая окраска масляными составами по дереву:

	15-04-024-01
	      стен
	873,65 
	256,94 
	4,66 
	0,12 
	612,05 
	28,05 

	15-04-024-02
	      потолков
	1202,61 
	298,25 
	4,66 
	0,12 
	899,70 
	32,56 

	15-04-024-03
	      полов
	779,37 
	219,66 
	3,79 
	0,12 
	555,92 
	23,98 

	15-04-024-04
	      заполнений дверных проемов
	761,78 
	327,47 
	3,79 
	0,12 
	430,52 
	35,75 

	15-04-024-05
	      заполнений оконных проемов
	842,39 
	408,08 
	3,79 
	0,12 
	430,52 
	44,55 

	15-04-024-06
	      дверных блоков, подготовленных под вторую окраску
	253,18 
	105,71 
	1,18 
	0,12 
	146,29 
	11,54 

	15-04-024-07
	      оконных блоков, подготовленных под вторую окраску
	291,83 
	144,36 
	1,18 
	0,12 
	146,29 
	15,76 

	
	Простая окраска масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям:

	15-04-024-08
	      стен, подготовленных под окраску
	844,37 
	193,46 
	4,66 
	0,12 
	646,25 
	21,12 

	15-04-024-09
	      потолков, подготовленных под окраску
	1155,98 
	209,58 
	4,66 
	0,12 
	941,74 
	22,88 

	Таблица 15-04-025. Улучшенная окраска масляными составами 

   

	
	Измеритель: 100 м2 окрашиваемой поверхности

	
	Улучшенная окраска масляными составами по дереву:

	15-04-025-01
	      стен
	1699,67 
	555,94 
	7,27 
	0,12 
	1136,46 
	58,52 

	15-04-025-02
	      потолков
	2122,07 
	677,26 
	9,88 
	0,12 
	1434,93 
	71,29 

	15-04-025-03
	      полов
	1778,38 
	488,02 
	10,20 
	0,23 
	1280,16 
	51,37 

	15-04-025-04
	      заполнений дверных проемов
	1844,39 
	880,94 
	8,14 
	0,12 
	955,31 
	92,73 

	15-04-025-05
	      заполнений оконных проемов
	2274,91 
	1316,70 
	8,14 
	0,12 
	950,07 
	138,6 

	15-04-025-06
	      дверных блоков, подготовленных под вторую окраску
	510,57 
	246,72 
	2,05 
	0,12 
	261,80 
	25,97 

	15-04-025-07
	      оконных блоков, подготовленных под вторую окраску
	643,22 
	380,67 
	2,05 
	0,12 
	260,50 
	40,07 

	
	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке:

	15-04-025-08
	      стен
	1800,81 
	484,60 
	9,88 
	0,12 
	1306,33 
	51,01 

	15-04-025-09
	      потолков
	2188,67 
	595,65 
	10,20 
	0,23 
	1582,82 
	62,7 

	
	Улучшенная окраска масляными составами по сборным конструкциям:

	15-04-025-10
	      стен, подготовленных под окраску
	1501,92 
	323,95 
	3,79 
	0,12 
	1174,18 
	34,1 

	15-04-025-11
	      потолков, подготовленных под окраску
	1799,14 
	355,30 
	4,66 
	0,12 
	1439,18 
	37,4 

	Таблица 15-04-026. Высококачественная окраска масляными составами 

   

	
	Измеритель: 100 м2 окрашиваемой поверхности

	
	Высококачественная окраска масляными составами по дереву:

	15-04-026-01
	      стен
	2087,32 
	860,43 
	10,20 
	0,23 
	1216,69 
	85,36 

	15-04-026-02
	      потолков
	2609,70 
	1084,41 
	11,94 
	0,23 
	1513,35 
	107,58 

	15-04-026-03
	      полов
	2232,97 
	780,60 
	13,68 
	0,23 
	1438,69 
	77,44 

	15-04-026-04
	      заполнений дверных проемов
	2540,06 
	1496,88 
	10,20 
	0,23 
	1032,98 
	148,5 

	15-04-026-05
	      заполнений оконных проемов
	3177,71 
	2128,90 
	10,20 
	0,23 
	1038,61 
	211,2 

	
	Высококачественная окраска масляными составами по штукатурке:

	15-04-026-06
	      стен
	2265,42 
	810,53 
	12,81 
	0,23 
	1442,08 
	80,41 

	15-04-026-07
	      потолков
	2769,65 
	1006,79 
	14,55 
	0,23 
	1748,31 
	99,88 

	
	Высококачественная окраска масляными составами по сборным конструкциям:

	15-04-026-08
	      стен, подготовленных под окраску
	1906,39 
	585,45 
	8,14 
	0,12 
	1312,80 
	58,08 

	15-04-026-09
	      потолков, подготовленных под окраску
	2260,29 
	668,61 
	8,14 
	0,12 
	1583,54 
	66,33 

	Таблица 15-04-027. Третья шпатлевка при высококачественной окраске 

   

	
	Измеритель: 100 м2 окрашиваемой поверхности

	
	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по дереву:

	15-04-027-01
	      стен
	305,37 
	120,52 
	2,05 
	0,12 
	182,80 
	12,1 

	15-04-027-02
	      потолков
	356,42 
	165,83 
	2,05 
	0,12 
	188,54 
	16,65 

	15-04-027-03
	      заполнений дверных проемов
	406,64 
	218,92 
	2,05 
	0,12 
	185,67 
	21,98 

	15-04-027-04
	      заполнений оконных проемов
	544,00 
	289,64 
	2,05 
	0,12 
	252,31 
	29,08 

	
	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям:

	15-04-027-05
	      стен, подготовленных под окраску
	406,34 
	119,42 
	2,92 
	0,12 
	284,00 
	11,99 

	15-04-027-06
	      потолков, подготовленных под окраску
	460,75 
	164,34 
	3,79 
	0,12 
	292,62 
	16,5 

	Таблица 15-04-028. Рядовая разделка с последующей лессировкой окрашиваемой поверхности 

   

	
	Измеритель: 100 м2 разделываемой поверхности

	
	Рядовая разделка с последующей лессировкой окрашиваемой поверхности:

	15-04-028-01
	      стен
	417,17 
	356,64 
	0,00 
	0,00 
	60,53 
	32,9 

	15-04-028-02
	      дверных заполнений
	372,72 
	312,19 
	0,00 
	0,00 
	60,53 
	28,8 

	Таблица 15-04-029. Покрытие полов лаком и оклейка полов и стен тканями 

   

	
	Измеритель: 100 м2 отделываемой поверхности

	
	Покрытие полов лаком по огрунтованной или окрашенной поверхности:

	15-04-029-01
	      за 1 раз
	557,54 
	49,19 
	1,18 
	0,12 
	507,17 
	4,88 

	15-04-029-02
	      за 2 раза
	1084,87 
	124,19 
	2,92 
	0,12 
	957,76 
	12,32 

	
	Оклейка тканями:

	15-04-029-03
	      полов
	1071,35 
	86,76 
	11,07 
	0,23 
	973,52 
	9,24 

	15-04-029-04
	      стен
	1146,76 
	162,17 
	11,07 
	0,23 
	973,52 
	17,27 

	15-04-029-05
	Огнезащитная пропитка текстильных (тканевых) покрытий
	2287,47 
	315,35 
	6,40 
	0,12 
	1965,72 
	32,41 

	Таблица 15-04-030. Масляная окраска металлических поверхностей и трубопроводов по изоляции 

   

	
	Измеритель: 100 м2 окрашиваемой поверхности

	
	Масляная окраска металлических поверхностей:

	15-04-030-01
	      больших (кроме кровель), количество окрасок 1
	602,56 
	89,83 
	2,92 
	0,12 
	509,81 
	9,68 

	15-04-030-02
	      больших (кроме кровель), количество окрасок 2
	721,85 
	113,31 
	2,92 
	0,12 
	605,62 
	12,21 

	15-04-030-03
	      стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2
	915,58 
	376,68 
	2,92 
	0,12 
	535,98 
	40,59 

	15-04-030-04
	      решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2
	1198,34 
	659,44 
	2,92 
	0,12 
	535,98 
	71,06 

	
	Измеритель: 100 м2 изолированной поверхности трубопровода

	15-04-030-05
	Окраска масляными составами трубопроводов по изоляции
	850,32 
	194,97 
	3,79 
	0,12 
	651,56 
	21,01 

	Таблица 15-04-031. Окраска кровли суриком 

   

	
	Измеритель: 100 м2 кровли

	
	Окраска кровли суриком:

	15-04-031-01
	      за 1 раз
	634,13 
	72,48 
	2,92 
	0,12 
	558,73 
	7,81 

	15-04-031-02
	      за 2 раза
	786,46 
	93,91 
	3,79 
	0,12 
	688,76 
	10,12 

	Таблица 15-04-032. Окраска суриком стальных обделок на фасадах 

   

	
	Измеритель: 100 м2фасада (без вычета проемов)

	
	Окраска суриком стальных обделок на фасадах:

	15-04-032-01
	      с водосточными трубами
	215,58 
	80,36 
	1,18 
	0,12 
	134,04 
	8,66 

	15-04-032-02
	      без водосточных труб
	160,76 
	60,78 
	1,18 
	0,12 
	98,80 
	6,55 

	Подраздел 4.4 ПОКРЫТИЕ И ОКРАСКА ЛАКАМИ И СПЕЦИАЛЬНЫМИ СОСТАВАМИ 

   

	Таблица 15-04-038. Окраска эмалевыми составами, покрытие масляными и спиртовыми лаками 

   

	
	Измеритель: 100 м2 окрашиваемой поверхности или покрытия

	
	Окраска эмалевыми составами по дереву с подготовкой поверхности:

	15-04-038-01
	      стен
	1255,45 
	601,15 
	7,27 
	0,12 
	647,03 
	64,02 

	15-04-038-02
	      заполнений дверных проемов
	1288,37 
	785,00 
	7,27 
	0,12 
	496,10 
	83,6 

	15-04-038-03
	      заполнений оконных проемов
	1529,63 
	1020,51 
	7,27 
	0,12 
	501,85 
	108,68 

	
	Покрытие масляными и спиртовыми лаками по окрашиваемой или огрунтованной поверхности:

	15-04-038-04
	      стен за 1 раз
	439,59 
	66,02 
	1,18 
	0,12 
	372,39 
	6,55 

	15-04-038-05
	      потолков за 1 раз
	455,22 
	81,65 
	1,18 
	0,12 
	372,39 
	8,1 

	15-04-038-06
	      заполнений дверных проемов за 1 раз
	467,52 
	93,95 
	1,18 
	0,12 
	372,39 
	9,32 

	15-04-038-07
	      заполнений оконных проемов за 1 раз
	510,05 
	136,48 
	1,18 
	0,12 
	372,39 
	13,54 

	15-04-038-08
	      стен за 2 раза
	911,35 
	164,51 
	2,05 
	0,12 
	744,79 
	16,32 

	15-04-038-09
	      потолков за 2 раза
	949,51 
	201,80 
	2,92 
	0,12 
	744,79 
	20,02 

	15-04-038-10
	      заполнений дверных проемов за 2 раза
	979,45 
	231,74 
	2,92 
	0,12 
	744,79 
	22,99 

	15-04-038-11
	      заполнений оконных проемов за 2 раза
	1087,00 
	339,29 
	2,92 
	0,12 
	744,79 
	33,66 

	Таблица 15-04-039. Покрытие масляными или спиртовыми лаками по проолифленной поверхности 

   

	
	Измеритель: 100 м2 покрытия поверхности

	
	Покрытие масляными или спиртовыми лаками по проолифленной поверхности:

	15-04-039-01
	      стен за 1 раз
	501,30 
	66,02 
	2,05 
	0,12 
	433,23 
	6,55 

	15-04-039-02
	      потолков за 1 раз
	516,93 
	81,65 
	2,05 
	0,12 
	433,23 
	8,1 

	15-04-039-03
	      заполнений дверных проемов за 1 раз
	529,23 
	93,95 
	2,05 
	0,12 
	433,23 
	9,32 

	15-04-039-04
	      заполнений оконных проемов за 1 раз
	571,76 
	136,48 
	2,05 
	0,12 
	433,23 
	13,54 

	15-04-039-05
	      стен за 2 раза
	1029,16 
	162,99 
	2,92 
	0,12 
	863,25 
	16,17 

	15-04-039-06
	      потолков за 2 раза
	1067,97 
	201,80 
	2,92 
	0,12 
	863,25 
	20,02 

	15-04-039-07
	      заполнений дверных проемов за 2 раза
	1097,91 
	231,74 
	2,92 
	0,12 
	863,25 
	22,99 

	15-04-039-08
	      заполнений оконных проемов за 2 раза
	1205,46 
	339,29 
	2,92 
	0,12 
	863,25 
	33,66 

	Таблица 15-04-040. Окраска по металлу за 1 раз 

   

	
	Измеритель: 100 м2 окрашиваемой поверхности

	
	Окраска по металлу за 1 раз печным лаком:

	15-04-040-01
	      стен
	186,26 
	134,46 
	1,18 
	0,12 
	50,62 
	14,32 

	15-04-040-02
	      заполнений дверных проемов и печей
	227,96 
	176,16 
	1,18 
	0,12 
	50,62 
	18,76 

	15-04-040-03
	      заполнений оконных проемов, решеток и печных труб
	423,93 
	372,13 
	1,18 
	0,12 
	50,62 
	39,63 

	
	Окраска по металлу за 1 раз кузбасским лаком:

	15-04-040-04
	      стен
	156,19 
	114,65 
	1,18 
	0,12 
	40,36 
	12,21 

	15-04-040-05
	      заполнений дверных проемов и печей
	191,59 
	150,05 
	1,18 
	0,12 
	40,36 
	15,98 

	15-04-040-06
	      заполнений оконных проемов и решеток
	378,17 
	336,63 
	1,18 
	0,12 
	40,36 
	35,85 

	
	Окраска по металлу графитом за 2 раза:

	15-04-040-07
	      стен
	306,45 
	276,54 
	1,18 
	0,12 
	28,73 
	30,19 

	15-04-040-08
	      заполнений дверных проемов и печей
	386,78 
	356,87 
	1,18 
	0,12 
	28,73 
	38,96 

	15-04-040-09
	      заполнений оконных проемов и решеток
	601,31 
	571,40 
	1,18 
	0,12 
	28,73 
	62,38 

	15-04-040-10
	Окраска по металлу за 1 раз металлическим порошком решеток
	749,74 
	534,67 
	1,18 
	0,12 
	213,89 
	56,94 

	Таблица 15-04-041. Окраска по металлу за 2 раза 

   

	
	Измеритель: 100 м2 окрашиваемой поверхности

	
	Окраска по металлу за 2 раза печным лаком:

	15-04-041-01
	      стен
	330,69 
	228,27 
	1,18 
	0,12 
	101,24 
	24,31 

	15-04-041-02
	      заполнений дверных проемов и печей
	402,62 
	300,20 
	1,18 
	0,12 
	101,24 
	31,97 

	15-04-041-03
	      заполнений оконных проемов, решеток и печных труб
	735,12 
	632,70 
	1,18 
	0,12 
	101,24 
	67,38 

	
	Окраска по металлу за 2 раза кузбасским лаком:

	15-04-041-04
	      стен
	266,41 
	184,51 
	1,18 
	0,12 
	80,72 
	19,65 

	15-04-041-05
	      заполнений дверных проемов и печей
	322,66 
	240,76 
	1,18 
	0,12 
	80,72 
	25,64 

	15-04-041-06
	      заполнений оконных проемов и решеток
	620,79 
	538,89 
	1,18 
	0,12 
	80,72 
	57,39 

	Подраздел 4.5 ДЕКОРАТИВНЫЕ РАБОТЫ 

   

	Таблица 15-04-047. Декоративная отделка поверхностей 

   

	
	Измеритель: 100 м2 отделываемой поверхности

	
	Декоративная отделка поверхностей под мрамор:

	15-04-047-01
	      клеевая
	1192,36 
	1000,77 
	11,07 
	0,23 
	180,52 
	95,04 

	15-04-047-02
	      масляная
	3555,52 
	1575,29 
	17,47 
	0,35 
	1962,76 
	149,6 

	
	Декоративная отделка поверхностей под шелк картами (коврами) клеевая, категория сложности:

	15-04-047-03
	      1
	2136,09 
	1911,20 
	8,14 
	0,12 
	216,75 
	181,5 

	15-04-047-04
	      2
	3001,97 
	2756,75 
	8,14 
	0,12 
	237,08 
	261,8 

	15-04-047-05
	      3
	4651,76 
	4389,96 
	8,14 
	0,12 
	253,66 
	416,9 

	
	Декоративная отделка поверхностей под шелк картами (коврами) масляная, категория сложности:

	15-04-047-06
	      1
	4906,06 
	2386,10 
	19,21 
	0,35 
	2500,75 
	226,6 

	15-04-047-07
	      2
	5943,55 
	3277,99 
	19,21 
	0,35 
	2646,35 
	311,3 

	15-04-047-08
	      3
	7398,31 
	4528,95 
	20,08 
	0,35 
	2849,28 
	430,1 

	
	Декоративная отделка поверхностей клеевая - разделка по эскизам, категория сложности:

	15-04-047-09
	      1
	525,27 
	488,59 
	2,05 
	0,12 
	34,63 
	46,4 

	15-04-047-10
	      2
	936,68 
	900,00 
	2,05 
	0,12 
	34,63 
	85,47 

	15-04-047-11
	      3
	1556,16 
	1519,48 
	2,05 
	0,12 
	34,63 
	144,3 

	
	Декоративная отделка поверхностей -  набивка фриза по трафарету:

	15-04-047-12
	      клеевая
	2690,14 
	2583,11 
	1,18 
	0,12 
	105,85 
	245,31 

	15-04-047-13
	      масляная
	3323,29 
	2805,19 
	2,05 
	0,12 
	516,05 
	266,4 

	Таблица 15-04-048. Отделка поверхностей мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе 

   

	
	Измеритель: 100 м2 отделываемой поверхности

	
	Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем:

	15-04-048-01
	      из микроминерала (размер зерна до 0,7 мм)
	7924,92 
	403,22 
	28,26 
	0,00 
	7493,44 
	36,69 

	15-04-048-02
	      из мелкозернистого минерала (размер зерна до 1,8 мм)
	8712,05 
	642,81 
	33,50 
	0,00 
	8035,74 
	58,49 

	15-04-048-03
	      из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм)
	10033,31 
	676,65 
	44,02 
	0,00 
	9312,64 
	61,57 

	15-04-048-04
	      из крупнозернистого минерала (размер зерна до 5 мм)
	11550,80 
	714,46 
	54,55 
	0,00 
	10781,79 
	65,01 

	
	Отделка стен внутри помещений мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности, состав с наполнителем:

	15-04-048-05
	      из микроминерала (размер зерна до 0,7 мм)
	6724,22 
	370,36 
	24,43 
	0,35 
	6329,43 
	33,7 

	15-04-048-06
	      из мелкозернистого минерала (размер зерна до 1,8 мм)
	7619,60 
	609,51 
	29,90 
	0,46 
	6980,19 
	55,46 

	15-04-048-07
	      из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм)
	9059,65 
	645,33 
	40,88 
	0,70 
	8373,44 
	58,72 

	15-04-048-08
	      из крупнозернистого минерала (размер зерна до 5 мм)
	10439,03 
	692,81 
	50,54 
	0,81 
	9695,68 
	63,04 

	
	Отделка потолков мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе, состав с наполнителем:

	15-04-048-09
	      из микроминерала (размер зерна до 0,7 мм)
	7629,52 
	458,78 
	27,85 
	0,46 
	7142,89 
	40,6 

	15-04-048-10
	      из мелкозернистого минерала (размер зерна до 1,8 мм)
	8393,65 
	893,38 
	32,00 
	0,46 
	7468,27 
	79,06 

	15-04-048-11
	      из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм)
	9864,31 
	940,50 
	41,08 
	0,00 
	8882,73 
	83,23 

	15-04-048-12
	      из крупнозернистого минерала (размер зерна до 5 мм)
	11225,18 
	997,90 
	49,52 
	0,00 
	10177,76 
	88,31 

	15-04-048-13
	При структуировании поверхности фактурными валиками или шпателями добавлять к расценкам 15-04-048-06, 15-04-048-07, 15-04-048-08
	247,82 
	247,82 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	22,55 

	15-04-048-14
	При разделке коврами (картами) добавлять к расценкам 15-04-048-05, 15-04-048-06, 15-04-048-07, 15-04-048-08
	302,21 
	161,33 
	0,00 
	0,00 
	140,88 
	14,68 

	Раздел 5. СТЕКОЛЬНЫЕ РАБОТЫ 

   

	Подраздел 5.1 ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ, ФРАМУГ, ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН И ВИТРИН ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ 

   

	Таблица 15-05-001. Остекление оконным стеклом окон, фрамуг, балконных дверей 

   

	
	Измеритель: 100 м2 площади проемов по наружному обводу коробок

	
	Остекление оконным стеклом окон:

	15-05-001-01
	      в два переплета, открывающихся в одну сторону
	3777,16 
	409,71 
	67,31 
	4,34 
	3300,14 
	45,88 

	15-05-001-02
	      в два переплета, открывающихся в разные стороны
	4002,83 
	433,91 
	69,06 
	4,47 
	3499,86 
	48,59 

	15-05-001-03
	      с одинарным переплетом
	2035,48 
	217,00 
	37,59 
	2,44 
	1780,89 
	24,3 

	15-05-001-04
	      со спаренным переплетом
	3993,46 
	456,14 
	69,06 
	4,47 
	3468,26 
	51,08 

	15-05-001-05
	Остекление оконным стеклом фрамуг с одним переплетом
	2368,48 
	318,89 
	39,34 
	2,57 
	2010,25 
	35,71 

	
	Остекление оконным стеклом дверей балконных:

	15-05-001-06
	      в два полотна, открывающихся в одну сторону
	2503,21 
	316,84 
	41,96 
	2,71 
	2144,41 
	35,48 

	15-05-001-07
	      в два полотна, открывающихся в разные стороны
	2674,69 
	337,02 
	56,82 
	3,66 
	2280,85 
	37,74 

	15-05-001-08
	      с одинарным переплетом
	1323,16 
	167,53 
	20,11 
	1,36 
	1135,52 
	18,76 

	15-05-001-09
	      со спаренным переплетом
	2639,80 
	333,00 
	48,08 
	3,12 
	2258,72 
	37,29 

	Таблица 15-05-002. Остекление стеклом дверей и витрин 

   

	
	Измеритель: 100 м2 площади остекления дверей и витрин

	
	Остекление оконным стеклом прочих дверей:

	15-05-002-01
	      на штапиках по замазке
	3277,75 
	844,60 
	69,06 
	4,47 
	2364,09 
	94,58 

	15-05-002-02
	      на эластичных прокладках
	4701,28 
	844,60 
	69,06 
	4,47 
	3787,62 
	94,58 

	
	Остекление витринным стеклом на эластичных прокладках:

	15-05-002-03
	      дверей
	14107,91 
	1423,80 
	106,65 
	6,91 
	12577,46 
	159,44 

	15-05-002-04
	      витрин с металлическими переплетами
	12679,56 
	1096,40 
	106,65 
	6,91 
	11476,51 
	111,31 

	Таблица 15-05-003. Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм 

   

	
	Измеритель: 100 м2 площади проемов по наружному обводу коробок

	
	Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм окон:

	15-05-003-01
	      в два переплета, открывающихся в одну сторону
	1837,10 
	1069,64 
	83,92 
	5,42 
	683,54 
	119,78 

	(101-9883)
	  Стекло оконное, толщиной 4 мм, (м2)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(147)  
	-  

	15-05-003-02
	      в два переплета, открывающихся в разные стороны
	1965,14 
	1130,18 
	111,90 
	7,32 
	723,06 
	126,56 

	(101-9883)
	  Стекло оконное, толщиной 4 мм, (м2)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(156)  
	-  

	15-05-003-03
	      с одинарным переплетом
	1007,71 
	567,14 
	48,08 
	3,12 
	392,49 
	63,51 

	(101-9883)
	  Стекло оконное, толщиной 4 мм, (м2)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(78)  
	-  

	15-05-003-04
	      со спаренным переплетом
	1956,18 
	1190,73 
	91,79 
	5,96 
	673,66 
	133,34 

	(101-9883)
	  Стекло оконное, толщиной 4 мм, (м2)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(157)  
	-  

	15-05-003-05
	Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм фрамуг с одним переплетом
	1343,61 
	829,51 
	52,45 
	3,39 
	461,65 
	92,89 

	(101-9883)
	  Стекло оконное, толщиной 4 мм, (м2)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(87)  
	-  

	
	Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм балконных дверей:

	15-05-003-06
	      в два полотна, открывающихся в одну сторону
	1333,67 
	823,44 
	56,82 
	3,66 
	453,41 
	92,21 

	(101-9883)
	  Стекло оконное, толщиной 4 мм, (м2)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(95)  
	-  

	15-05-003-07
	      в два полотна, открывающихся в разные стороны
	1431,25 
	873,89 
	74,31 
	4,88 
	483,05 
	97,86 

	(101-9883)
	  Стекло оконное, толщиной 4 мм, (м2)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(101)  
	-  

	15-05-003-08
	      с одинарным переплетом
	711,20 
	435,96 
	29,72 
	1,90 
	245,52 
	48,82 

	(101-9883)
	  Стекло оконное, толщиной 4 мм, (м2)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(50)  
	-  

	15-05-003-09
	      со спаренным переплетом
	1373,57 
	865,76 
	64,69 
	4,20 
	443,12 
	96,95 

	(101-9883)
	  Стекло оконное, толщиной 4 мм, (м2)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(102)  
	-  

	Таблица 15-05-004. Тройное остекление деревянных переплетов 

   

	
	Измеритель: 100 м2 площади проемов по наружному обводу коробок

	
	Тройное остекление оконным стеклом деревянных переплетов:

	15-05-004-01
	      окон в два спаренных переплета
	6073,55 
	756,82 
	108,40 
	7,05 
	5208,33 
	84,75 

	15-05-004-02
	      балконных дверей в два спаренных переплета
	3487,48 
	474,27 
	69,06 
	4,47 
	2944,15 
	53,11 

	Таблица 15-05-005. Тройное остекление деревянных переплетов в жилых и общественных зданиях 

   

	
	Измеритель: 100 м2 площади проемов по наружному обводу коробок

	
	Тройное остекление деревянных переплетов в жилых и общественных зданиях оконным стеклом толщиной 4 мм:

	15-05-005-01
	      окон в два спаренных переплета
	3123,00 
	1967,73 
	147,74 
	9,62 
	1007,53 
	220,35 

	(101-9883)
	  Стекло оконное, толщиной 4 мм, (м2)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(236)  
	-  

	15-05-005-02
	      балконных дверей в два спаренных переплета
	1886,52 
	1231,09 
	78,68 
	5,15 
	576,75 
	137,86 

	(101-9883)
	  Стекло оконное, толщиной 4 мм, (м2)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(133)  
	-  

	Таблица 15-05-006. Остекление дверных одинарных полотен при толщине стекла свыше 4 мм до 6 мм 

   

	
	Измеритель: 100 м2 площади остекления

	15-05-006-01
	Остекление дверных одинарных полотен при толщине стекла свыше 4 мм до 6 мм
	6281,55 
	872,91 
	108,40 
	7,05 
	5300,24 
	97,75 

	Подраздел 5.2 ОСТЕКЛЕНИЕ ПЕРЕПЛЕТОВ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ 

   

	Таблица 15-05-012. Остекление деревянных переплетов промышленных зданий 

   

	
	Измеритель: 100 м2 площади оконных проемов по наружному обводу коробок

	
	Остекление деревянных переплетов промышленных зданий стеклом:

	15-05-012-01
	      оконным, установленных в коробки
	3970,50 
	252,27 
	34,97 
	2,30 
	3683,26 
	28,25 

	15-05-012-02
	      оконным, установленных без коробок
	4002,82 
	277,54 
	35,85 
	2,44 
	3689,43 
	31,08 

	15-05-012-03
	      армированным, установленных в коробках
	9979,68 
	404,62 
	69,06 
	4,47 
	9506,00 
	45,31 

	15-05-012-04
	      армированным, установленных без коробок
	10031,46 
	444,98 
	74,31 
	4,88 
	9512,17 
	49,83 

	
	Остекление деревянных переплетов перегородок промышленных зданий стеклом:

	15-05-012-05
	      оконным
	4371,78 
	277,54 
	35,85 
	2,44 
	4058,39 
	31,08 

	15-05-012-06
	      армированным
	11005,38 
	444,98 
	74,31 
	4,88 
	10486,09 
	49,83 

	Таблица 15-05-013. Остекление стальных переплетов промышленных зданий 

   

	
	Измеритель: 100 м2 стальных переплетов по наружному обводу переплетов

	
	Остекление стальных переплетов промышленных зданий:

	15-05-013-01
	      стеновых оконным стеклом
	4540,46 
	438,91 
	55,95 
	3,66 
	4045,60 
	49,15 

	15-05-013-02
	      фонарных оконным стеклом
	3763,60 
	350,15 
	51,58 
	3,39 
	3361,87 
	39,21 

	15-05-013-03
	      стеновых армированным стеклом
	12829,55 
	1045,79 
	100,54 
	6,64 
	11683,22 
	108,71 

	15-05-013-04
	      фонарных армированным стеклом
	12011,58 
	840,31 
	96,16 
	6,23 
	11075,11 
	87,35 

	15-05-013-05
	      перегородок оконным стеклом
	5030,05 
	520,73 
	64,69 
	4,20 
	4444,63 
	54,13 

	15-05-013-06
	      перегородок армированным стеклом
	14101,76 
	1152,28 
	111,03 
	7,32 
	12838,45 
	119,78 

	Подраздел 5.3 ОСТЕКЛЕНИЕ КОНСТРУКЦИЙ ПРОФИЛЬНЫМ СТЕКЛОМ 

   

	Таблица 15-05-019. Остекление оконных переплетов 

   

	
	Измеритель: 1 м2 проемов

	
	Остекление металлических оконных переплетов профильным стеклом:

	15-05-019-01
	      коробчатого сечения в один слой
	283,23 
	10,81 
	2,62 
	0,14 
	269,80 
	1,18 

	15-05-019-02
	      швеллерного сечения в один слой
	187,46 
	6,78 
	2,62 
	0,14 
	178,06 
	0,74 

	15-05-019-03
	      швеллерного сечения в два слоя
	460,77 
	14,29 
	102,28 
	6,64 
	344,20 
	1,56 

	
	Остекление деревянных оконных переплетов профильным стеклом:

	15-05-019-04
	      швеллерного сечения в один слой
	188,34 
	7,88 
	2,62 
	0,14 
	177,84 
	0,86 

	15-05-019-05
	      швеллерного сечения в два слоя
	444,01 
	15,66 
	97,92 
	6,50 
	330,43 
	1,71 

	Таблица 15-05-020. Остекление перегородок 

   

	
	Измеритель: 1 м2 перегородок (за вычетом проемов)

	
	Остекление перегородок профильным стеклом марки:

	15-05-020-01
	      КП-1-250 в один слой
	237,21 
	7,42 
	2,62 
	0,14 
	227,17 
	0,81 

	15-05-020-02
	      ШП-250 в два слоя
	281,02 
	11,27 
	2,62 
	0,14 
	267,13 
	1,23 

	Таблица 15-05-021. Остекление в построечных условиях металлических переплетов двухслойными стеклопакетами 

   

	
	Измеритель: 100 м2 стеклопакетов

	
	Остекление в построечных условиях металлических переплетов двухслойными стеклопакетами площадью:

	15-05-021-01
	      до 0,5 м2
	23655,29 
	1584,27 
	150,37 
	9,89 
	21920,65 
	177,41 

	15-05-021-02
	      до 1 м2
	23226,95 
	1382,45 
	150,37 
	9,89 
	21694,13 
	154,81 

	15-05-021-03
	      до 2 м2
	22159,18 
	1029,27 
	150,37 
	9,89 
	20979,54 
	115,26 

	15-05-021-04
	      до 3 м2
	22288,18 
	784,05 
	150,37 
	9,89 
	21353,76 
	87,8 

	Таблица 15-05-022. Остекление зенитных фонарей профильным стеклом 

   

	
	Измеритель: 1 м2 светового проема фонаря

	15-05-022-01
	Остекление зенитных фонарей профильным стеклом швеллерного сечения в один слой
	244,88 
	7,69 
	2,92 
	0,12 
	234,27 
	0,79 

	Раздел 6. ОБОЙНЫЕ РАБОТЫ 

   

	Таблица 15-06-001. Оклейка обоями 

   

	
	Измеритель: 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности

	
	Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону:

	15-06-001-01
	      простыми и средней плотности
	924,28 
	312,09 
	1,18 
	0,12 
	611,01 
	33,63 

	15-06-001-02
	      тиснеными и плотными
	3573,03 
	446,03 
	1,18 
	0,12 
	3125,82 
	46,95 

	15-06-001-03
	      типа «Линкруста»
	7446,24 
	499,06 
	10,90 
	0,81 
	6936,28 
	49,51 

	
	Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям:

	15-06-001-04
	      простыми и средней плотности
	810,54 
	256,50 
	1,18 
	0,12 
	552,86 
	27,64 

	15-06-001-05
	      тиснеными и плотными
	3370,13 
	311,03 
	1,18 
	0,12 
	3057,92 
	32,74 

	15-06-001-06
	      типа «Линкруста»
	7394,00 
	442,01 
	10,90 
	0,81 
	6941,09 
	43,85 

	15-06-001-07
	Оклейка обоями потолков
	797,57 
	164,51 
	1,18 
	0,12 
	631,88 
	16,32 

	15-06-001-08
	Обивка дверей облицовочными материалами по войлоку
	5096,41 
	603,09 
	1,18 
	0,12 
	4492,14 
	59,83 

	Таблица 15-06-002. Оклейка стен моющимися обоями 

   

	
	Измеритель: 100 м2 оклеиваемой поверхности

	
	Оклейка стен моющимися обоями:

	15-06-002-01
	      на бумажной основе по штукатурке и бетону
	3693,44 
	595,40 
	1,18 
	0,12 
	3096,86 
	64,16 

	15-06-002-02
	      на тканевой основе по штукатурке и бетону
	7629,98 
	864,02 
	1,18 
	0,12 
	6764,78 
	88,8 

	15-06-002-03
	      на бумажной основе по гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям
	3321,68 
	442,93 
	1,18 
	0,12 
	2877,57 
	47,73 

	15-06-002-04
	      на тканевой основе по гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям
	7200,34 
	703,09 
	1,18 
	0,12 
	6496,07 
	72,26 

	15-06-002-05
	      на бумажной основе по листовым материалам
	3258,86 
	380,11 
	1,18 
	0,12 
	2877,57 
	40,96 

	15-06-002-06
	      на тканевой основе по листовым материалам
	7041,55 
	544,30 
	1,18 
	0,12 
	6496,07 
	55,94 

	Таблица 15-06-003. Оклейка стен поливинилхлоридной декоративно-отделочной самоклеющейся пленкой 

   

	
	Измеритель: 100 м2 оклеиваемой поверхности

	
	Оклейка стен поливинилхлоридной декоративно-отделочной самоклеющейся пленкой:

	15-06-003-01
	      по штукатурке и бетону
	3982,24 
	992,02 
	1,18 
	0,12 
	2989,04 
	95,57 

	15-06-003-02
	      по гипсобетону и гипсолитовым поверхностям
	3686,53 
	783,48 
	1,18 
	0,12 
	2901,87 
	75,48 

	15-06-003-03
	      по листовым материалам
	3640,45 
	737,40 
	1,18 
	0,12 
	2901,87 
	71,04 

	Таблица 15-07-001. Герметизация противопожарных дверей, ворот, противодымных клапанов, фланцевых соединений воздуховодов, термоуплотнительной лентой ЛТСМ-1 

   

	
	Измеритель: 100 м

	15-07-001-01
	Герметизация противопожарных дверей, ворот, противодымных клапанов, фланцевых соединений воздуховодов, термоуплотнительной лентой ЛТСМ-1
	1032,97 
	22,80 
	0,00 
	0,00 
	1010,17 
	2,4 

	Таблица 15-07-002. Окраска деревянных, каменных или ранее окрашенных поверхностей водно-дисперсионными красками "Нортовская" и водно-дисперсионными лаками "Нортовский" 

   

	
	Измеритель: 100 м2 обрабатываемой поверхности

	15-07-002-01
	Окраска деревянных, каменных или ранее окрашенных поверхностей водно-дисперсионными красками "Нортовская" и водно-дисперсионными лаками "Нортовский"
	74,35 
	68,75 
	3,76 
	0,12 
	1,84 
	7,83 

	(113-9065)
	  Краска (Лак), (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(12)  
	-  

	Таблица 15-07-003. Грунтование поверхности водно-дисперсионной грунтовкой "Нортекс-Грунт" 

   

	
	Измеритель: 100 м2 обрабатываемой поверхности

	
	Грунтование водно-дисперсионной грунтовкой "Нортекс-Грунт" поверхностей:

	15-07-003-01
	      деревянных
	208,95 
	30,59 
	19,92 
	0,12 
	158,44 
	3,18 

	15-07-003-02
	      пористых (камень, кирпич, бетон и т д)
	269,13 
	35,50 
	22,99 
	0,12 
	210,64 
	3,69 

	15-07-003-03
	      гипсокартонных
	146,43 
	24,43 
	15,76 
	0,12 
	106,24 
	2,54 

	Таблица 15-07-016. Облицовка стен гипсокартонными листами на клее 

   

	
	Измеритель: 100 м2 отделываемой поверхности

	15-07-016-01
	Облицовка стен гипсокартонными листами на клее
	3881,63 
	650,36 
	9,77 
	3,60 
	3221,50 
	71 
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