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Часть 16. Трубопроводы внутренние

	Номера

расценок
	Наименование и характеристика

строительных работ и конструкций
	Прямые

затраты,

руб.
	В том числе, руб.
	Затраты

труда

рабочих,

чел.-ч.

	
	
	
	оплата

труда

рабочих
	эксплуатация машин
	материалы
	

	Коды

неучтенных

материалов
	Наименование и характеристика

неучтенных расценками материалов,

единица измерения
	
	
	всего
	в т.ч.

оплата

труда

машинистов
	расход

неучтенных

материалов
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Раздел 1. ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ЧУГУННЫХ ТРУБ 

   

	Таблица 16-01-001. Прокладка в траншеях труб чугунных напорных раструбных 

   

	
	Измеритель: 100 м труб

	
	Прокладка в траншеях труб чугунных напорных раструбных диаметром:

	16-01-001-01
	      65 мм
	9876,01 
	419,43 
	200,16 
	4,47 
	9256,42 
	43,6 

	16-01-001-02
	      80 мм
	11751,76 
	429,92 
	212,46 
	5,96 
	11109,38 
	44,69 

	16-01-001-03
	      100 мм
	14620,17 
	692,06 
	252,61 
	7,45 
	13675,50 
	71,94 

	16-01-001-04
	      125 мм
	18466,60 
	800,10 
	334,25 
	8,81 
	17332,25 
	83,17 

	16-01-001-05
	      150 мм
	21866,70 
	800,10 
	334,25 
	8,81 
	20732,35 
	83,17 

	16-01-001-06
	      200 мм
	31052,97 
	960,46 
	494,71 
	26,56 
	29597,80 
	99,84 

	16-01-001-07
	      250 мм
	43638,74 
	1142,95 
	657,27 
	38,35 
	41838,52 
	118,81 

	16-01-001-08
	      300 мм
	51736,58 
	1320,33 
	785,27 
	39,84 
	49630,98 
	140,61 

	16-01-001-09
	      350 мм
	63509,61 
	1545,50 
	1061,67 
	60,57 
	60902,44 
	164,59 

	16-01-001-10
	      400 мм
	77977,06 
	1760,44 
	1264,01 
	79,81 
	74952,61 
	187,48 

	Таблица 16-01-002. Прокладка по стенам зданий и в каналах труб чугунных напорных раструбных 

   

	
	Измеритель: 100 м труб

	
	Прокладка по стенам зданий и в каналах труб чугунных напорных раструбных диаметром:

	16-01-002-01
	      65 мм
	10759,41 
	1249,83 
	222,98 
	7,72 
	9286,60 
	129,92 

	(301-9240)
	  Крепления, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	16-01-002-02
	      80 мм
	12622,93 
	1249,83 
	233,54 
	9,35 
	11139,56 
	129,92 

	(301-9240)
	  Крепления, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	16-01-002-03
	      100 мм
	15237,13 
	1249,83 
	281,62 
	12,47 
	13705,68 
	129,92 

	(301-9240)
	  Крепления, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	16-01-002-04
	      125 мм
	19694,15 
	1799,32 
	398,74 
	19,78 
	17496,09 
	187,04 

	(301-9240)
	  Крепления, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	16-01-002-05
	      150 мм
	23094,25 
	1799,32 
	398,74 
	19,78 
	20896,19 
	187,04 

	(301-9240)
	  Крепления, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	16-01-002-06
	      200 мм
	32739,06 
	2402,69 
	514,37 
	32,11 
	29822,00 
	249,76 

	(301-9240)
	  Крепления, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	16-01-002-07
	      250 мм
	45134,72 
	2402,69 
	669,31 
	44,31 
	42062,72 
	249,76 

	(301-9240)
	  Крепления, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	16-01-002-08
	      300 мм
	53608,89 
	2860,57 
	858,65 
	54,47 
	49889,67 
	304,64 

	(301-9240)
	  Крепления, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	16-01-002-09
	      350 мм
	65058,57 
	2835,03 
	1062,41 
	68,02 
	61161,13 
	301,92 

	(301-9240)
	  Крепления, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	16-01-002-10
	      400 мм
	79796,74 
	3222,02 
	1363,42 
	104,88 
	75211,30 
	347,2 

	(301-9240)
	  Крепления, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	Таблица 16-01-003. Установка фасонных частей чугунных напорных 

   

	
	Измеритель: 1 т фасонных частей

	
	Установка фасонных частей чугунных напорных диаметром:

	16-01-003-01
	      65 мм
	9683,03 
	489,05 
	88,85 
	4,61 
	9105,13 
	53,39 

	16-01-003-02
	      80 мм
	9433,44 
	424,02 
	88,85 
	4,61 
	8920,57 
	46,29 

	16-01-003-03
	      100 мм
	9197,14 
	292,85 
	88,85 
	4,61 
	8815,44 
	31,97 

	16-01-003-04
	      125 мм
	8014,04 
	251,17 
	88,85 
	4,61 
	7674,02 
	27,42 

	16-01-003-05
	      150 мм
	8048,24 
	227,72 
	88,85 
	4,61 
	7731,67 
	24,86 

	16-01-003-06
	      200 мм
	7859,22 
	201,34 
	88,85 
	4,61 
	7569,03 
	21,98 

	16-01-003-07
	      свыше 200 до 400 мм
	7268,51 
	186,04 
	88,85 
	4,61 
	6993,62 
	20,31 

	Таблица 16-01-004. Прокладка в траншеях трубопроводов из чугунных канализационных труб 

   

	
	Измеритель: 100 м трубопровода

	
	Прокладка в траншеях трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром:

	16-01-004-01
	      50 мм
	5911,69 
	710,58 
	42,75 
	1,49 
	5158,36 
	73,03 

	16-01-004-02
	      100 мм
	8172,38 
	734,01 
	122,91 
	2,98 
	7315,46 
	76,3 

	16-01-004-03
	      150 мм
	19338,28 
	849,35 
	206,67 
	5,96 
	18282,26 
	88,29 

	Таблица 16-01-005. Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб 

   

	
	Измеритель: 100 м трубопровода

	
	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром:

	16-01-005-01
	      50 мм
	10531,69 
	783,22 
	80,28 
	3,25 
	9668,19 
	77,7 

	(301-9240)
	  Крепления, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(302-9120)
	  Задвижки, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	16-01-005-02
	      100 мм
	16929,68 
	861,54 
	118,67 
	4,88 
	15949,47 
	85,47 

	(301-9240)
	  Крепления, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(302-9120)
	  Задвижки, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	16-01-005-03
	      150 мм
	22507,99 
	1018,18 
	198,95 
	8,13 
	21290,86 
	101,01 

	(301-9240)
	  Крепления, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(302-9120)
	  Задвижки, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	Раздел 2. ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ 

   

	Таблица 16-02-001. Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб 

   

	
	Измеритель: 100 м трубопровода

	
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром:

	16-02-001-01
	      15 мм
	2317,75 
	332,34 
	46,70 
	2,03 
	1938,71 
	32,97 

	(103-9140)
	  Арматура муфтовая, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(301-9240)
	  Крепления, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	16-02-001-02
	      20 мм
	2681,21 
	332,34 
	46,70 
	2,03 
	2302,17 
	32,97 

	(103-9140)
	  Арматура муфтовая, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(301-9240)
	  Крепления, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	16-02-001-03
	      25 мм
	2889,82 
	332,34 
	46,70 
	2,03 
	2510,78 
	32,97 

	(103-9140)
	  Арматура муфтовая, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(301-9240)
	  Крепления, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	16-02-001-04
	      32 мм
	3385,90 
	332,34 
	46,70 
	2,03 
	3006,86 
	32,97 

	(103-9140)
	  Арматура муфтовая, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(301-9240)
	  Крепления, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	16-02-001-05
	      40 мм
	4125,44 
	332,34 
	46,70 
	2,03 
	3746,40 
	32,97 

	(103-9140)
	  Арматура муфтовая, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(301-9240)
	  Крепления, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	16-02-001-06
	      50 мм
	4754,14 
	412,47 
	90,86 
	2,57 
	4250,81 
	40,92 

	(103-9140)
	  Арматура муфтовая, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(301-9240)
	  Крепления, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	Таблица 16-02-002. Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб 

   

	
	Измеритель: 100 м трубопровода

	
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром:

	16-02-002-01
	      15 мм
	5705,07 
	373,67 
	54,81 
	2,03 
	5276,59 
	37,07 

	(103-9140)
	  Арматура муфтовая, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(301-9240)
	  Крепления, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	16-02-002-02
	      20 мм
	5870,53 
	373,67 
	54,81 
	2,03 
	5442,05 
	37,07 

	(103-9140)
	  Арматура муфтовая, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(301-9240)
	  Крепления, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	16-02-002-03
	      25 мм
	7422,14 
	373,67 
	54,81 
	2,03 
	6993,66 
	37,07 

	(103-9140)
	  Арматура муфтовая, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(301-9240)
	  Крепления, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	16-02-002-04
	      32 мм
	8919,22 
	373,67 
	54,81 
	2,03 
	8490,74 
	37,07 

	(103-9140)
	  Арматура муфтовая, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(301-9240)
	  Крепления, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	16-02-002-05
	      40 мм
	10515,76 
	373,67 
	54,81 
	2,03 
	10087,28 
	37,07 

	(103-9140)
	  Арматура муфтовая, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(301-9240)
	  Крепления, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	16-02-002-06
	      50 мм
	12779,93 
	480,11 
	98,20 
	2,85 
	12201,62 
	47,63 

	(103-9140)
	  Арматура муфтовая, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(301-9240)
	  Крепления, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	16-02-002-07
	      65 мм
	13142,39 
	587,30 
	131,07 
	3,79 
	12424,02 
	61,05 

	(301-9240)
	  Крепления, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(302-9013)
	  Арматура трубопроводная фланцевая, (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	16-02-002-08
	      80 мм
	14800,24 
	587,30 
	131,07 
	3,79 
	14081,87 
	61,05 

	(301-9240)
	  Крепления, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(302-9013)
	  Арматура трубопроводная фланцевая, (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	16-02-002-09
	      90 мм
	15545,51 
	736,80 
	199,79 
	6,64 
	14608,92 
	76,59 

	(301-9240)
	  Крепления, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(302-9013)
	  Арматура трубопроводная фланцевая, (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	16-02-002-10
	      100 мм
	19759,63 
	736,80 
	199,79 
	6,64 
	18823,04 
	76,59 

	(301-9240)
	  Крепления, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(302-9013)
	  Арматура трубопроводная фланцевая, (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	16-02-002-11
	      125 мм
	23863,36 
	1099,85 
	292,95 
	9,76 
	22470,56 
	114,33 

	(301-9240)
	  Крепления, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(302-9013)
	  Арматура трубопроводная фланцевая, (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	16-02-002-12
	      150 мм
	27712,03 
	1099,85 
	294,09 
	9,76 
	26318,09 
	114,33 

	(301-9240)
	  Крепления, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(302-9013)
	  Арматура трубопроводная фланцевая, (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	Таблица 16-02-003. Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб 

   

	
	Измеритель: 100 м трубопровода

	
	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром:

	16-02-003-01
	      15 мм
	2868,96 
	311,57 
	58,16 
	2,03 
	2499,23 
	30,91 

	(103-9140)
	  Арматура муфтовая, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(301-9240)
	  Крепления, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	16-02-003-02
	      20 мм
	2869,43 
	311,57 
	58,16 
	2,03 
	2499,70 
	30,91 

	(103-9140)
	  Арматура муфтовая, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(301-9240)
	  Крепления, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	16-02-003-03
	      25 мм
	3056,04 
	311,57 
	58,16 
	2,03 
	2686,31 
	30,91 

	(103-9140)
	  Арматура муфтовая, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(301-9240)
	  Крепления, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	16-02-003-04
	      32 мм
	3399,12 
	311,57 
	58,16 
	2,03 
	3029,39 
	30,91 

	(103-9140)
	  Арматура муфтовая, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(301-9240)
	  Крепления, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	16-02-003-05
	      40 мм
	3895,66 
	311,57 
	58,16 
	2,03 
	3525,93 
	30,91 

	(103-9140)
	  Арматура муфтовая, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(301-9240)
	  Крепления, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	16-02-003-06
	      50 мм
	4742,61 
	394,73 
	106,32 
	2,57 
	4241,56 
	39,16 

	(103-9140)
	  Арматура муфтовая, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(301-9240)
	  Крепления, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	Таблица 16-02-004. Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб 

   

	
	Измеритель: 100 м трубопровода

	
	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром:

	16-02-004-01
	      50 мм
	5902,45 
	622,29 
	116,20 
	2,57 
	5163,96 
	60,83 

	(301-9240)
	  Крепления, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	16-02-004-02
	      65 мм
	6558,54 
	737,07 
	139,94 
	3,12 
	5681,53 
	72,05 

	(301-9240)
	  Крепления, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	16-02-004-03
	      80 мм
	7212,09 
	815,84 
	198,64 
	5,01 
	6197,61 
	79,75 

	(301-9240)
	  Крепления, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	16-02-004-04
	      100 мм
	8816,78 
	815,84 
	198,64 
	5,01 
	7802,30 
	79,75 

	(301-9240)
	  Крепления, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	16-02-004-05
	      125 мм
	10763,84 
	1149,78 
	255,65 
	8,81 
	9358,41 
	115,44 

	(301-9240)
	  Крепления, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	16-02-004-06
	      150 мм
	14049,49 
	1149,78 
	255,79 
	8,81 
	12643,92 
	115,44 

	(301-9240)
	  Крепления, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	16-02-004-07
	      200 мм
	34616,87 
	1851,76 
	492,92 
	13,96 
	32272,19 
	185,92 

	(301-9240)
	  Крепления, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	16-02-004-08
	      250 мм
	48371,55 
	2208,73 
	682,70 
	21,27 
	45480,12 
	221,76 

	(301-9240)
	  Крепления, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	16-02-004-09
	      300 мм
	59578,83 
	2576,85 
	897,92 
	26,96 
	56104,06 
	258,72 

	(301-9240)
	  Крепления, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	16-02-004-10
	      350 мм
	75706,57 
	2907,62 
	1162,81 
	34,01 
	71636,14 
	291,93 

	(301-9240)
	  Крепления, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	16-02-004-11
	      400 мм
	91893,15 
	3217,18 
	1308,23 
	37,40 
	87367,74 
	323,01 

	(301-9240)
	  Крепления, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	Таблица 16-02-005. Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб 

   

	
	Измеритель: 100 м трубопровода

	
	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром:

	16-02-005-01
	      до 40 мм
	3854,03 
	622,29 
	116,20 
	2,57 
	3115,54 
	60,83 

	(301-9240)
	  Крепления, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	16-02-005-02
	      50 мм
	4780,45 
	622,29 
	116,20 
	2,57 
	4041,96 
	60,83 

	(301-9240)
	  Крепления, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	16-02-005-03
	      65 мм
	6087,67 
	738,20 
	139,94 
	3,12 
	5209,53 
	72,16 

	(301-9240)
	  Крепления, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	16-02-005-04
	      80 мм
	7091,09 
	815,84 
	198,64 
	5,01 
	6076,61 
	79,75 

	(301-9240)
	  Крепления, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	16-02-005-05
	      100 мм
	8805,78 
	815,84 
	198,64 
	5,01 
	7791,30 
	79,75 

	(301-9240)
	  Крепления, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	16-02-005-06
	      125 мм
	11591,76 
	1149,78 
	270,57 
	8,81 
	10171,41 
	115,44 

	(301-9240)
	  Крепления, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	16-02-005-07
	      150 мм
	14489,49 
	1149,78 
	255,79 
	8,81 
	13083,92 
	115,44 

	(301-9240)
	  Крепления, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	16-02-005-08
	      200 мм
	23257,43 
	1851,76 
	445,07 
	13,96 
	20960,60 
	185,92 

	(301-9240)
	  Крепления, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	16-02-005-09
	      250 мм
	29192,43 
	2208,73 
	682,70 
	21,27 
	26301,00 
	221,76 

	(301-9240)
	  Крепления, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	16-02-005-10
	      300 мм
	38524,56 
	2576,85 
	897,92 
	26,96 
	35049,79 
	258,72 

	(301-9240)
	  Крепления, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	16-02-005-11
	      350 мм
	47663,86 
	2907,62 
	1162,81 
	34,01 
	43593,43 
	291,93 

	(301-9240)
	  Крепления, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	16-02-005-12
	      400 мм
	62235,00 
	3217,18 
	1308,23 
	37,40 
	57709,59 
	323,01 

	(301-9240)
	  Крепления, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	Таблица 16-02-006. Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб 

   

	
	Измеритель: 100 м трубопровода

	
	Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб диаметром:

	16-02-006-01
	      до 40 мм
	5385,53 
	424,65 
	42,75 
	2,57 
	4918,13 
	41,51 

	(302-9008)
	  Арматура трубопроводная муфтовая, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	16-02-006-02
	      до 50 мм
	7928,18 
	566,03 
	119,32 
	2,85 
	7242,83 
	55,33 

	(302-9008)
	  Арматура трубопроводная муфтовая, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	16-02-006-03
	      до 80 мм
	13527,31 
	816,97 
	181,87 
	3,79 
	12528,47 
	79,86 

	(302-9008)
	  Арматура трубопроводная муфтовая, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	16-02-006-04
	      до 100 мм
	16256,20 
	841,72 
	219,48 
	6,50 
	15195,00 
	82,28 

	(302-9008)
	  Арматура трубопроводная муфтовая, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	16-02-006-05
	      до 150 мм
	24427,78 
	1227,17 
	312,29 
	10,16 
	22888,32 
	123,21 

	(302-9008)
	  Арматура трубопроводная муфтовая, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(402-9050)
	  Раствор цементный, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,114)  
	-  

	16-02-006-06
	      до 200 мм
	42921,22 
	1774,87 
	461,90 
	14,09 
	40684,45 
	178,2 

	(302-9008)
	  Арматура трубопроводная муфтовая, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	Таблица 16-02-007. Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах 

   

	
	Измеритель: 1 соединение

	
	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром:

	16-02-007-01
	      50 мм
	77,82 
	9,96 
	4,79 
	0,00 
	63,07 
	0,96 

	16-02-007-02
	      65 мм
	105,65 
	15,15 
	7,54 
	0,00 
	82,96 
	1,46 

	16-02-007-03
	      80 мм
	113,15 
	15,15 
	7,54 
	0,00 
	90,46 
	1,46 

	16-02-007-04
	      100 мм
	144,52 
	15,15 
	7,54 
	0,00 
	121,83 
	1,46 

	16-02-007-05
	      125 мм
	194,51 
	25,43 
	14,38 
	0,00 
	154,70 
	2,45 

	16-02-007-06
	      150 мм
	230,48 
	25,43 
	14,38 
	0,00 
	190,67 
	2,45 

	16-02-007-07
	      200 мм
	299,74 
	25,43 
	14,38 
	0,00 
	259,93 
	2,45 

	16-02-007-08
	      250 мм
	431,65 
	44,74 
	21,92 
	0,00 
	364,99 
	4,31 

	16-02-007-09
	      300 мм
	470,15 
	44,74 
	21,92 
	0,00 
	403,49 
	4,31 

	16-02-007-10
	      350 мм
	866,39 
	66,22 
	34,53 
	0,14 
	765,64 
	6,38 

	16-02-007-11
	      400 мм
	988,08 
	66,22 
	34,53 
	0,14 
	887,33 
	6,38 

	Раздел 3. ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ МНОГОСЛОЙНЫХ МЕТАЛЛ-ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ 

   

	Таблица 16-03-001. Прокладка трубопроводов отопления из многослойных металл-полимерных труб 

   

	
	Измеритель: 100 м трубопровода

	
	Прокладка трубопроводов отопления при стояковой системе из многослойных металл-полимерных труб диаметром:

	16-03-001-01
	      до 15 мм
	4949,44 
	1002,54 
	58,15 
	0,95 
	3888,75 
	98 

	(103-9910)
	  Фасонные и соединительные части к многослойным металлополимерным трубам, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(301-1224)
	  Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(302-9912)
	  Арматура запорная к многослойным металлополимерным трубам, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	16-03-001-02
	      20 мм
	7617,07 
	1135,53 
	59,40 
	0,95 
	6422,14 
	111 

	(103-9910)
	  Фасонные и соединительные части к многослойным металлополимерным трубам, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(301-1224)
	  Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(302-9912)
	  Арматура запорная к многослойным металлополимерным трубам, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	16-03-001-03
	      25 мм
	9507,29 
	1023,00 
	60,92 
	0,95 
	8423,37 
	100 

	(103-9910)
	  Фасонные и соединительные части к многослойным металлополимерным трубам, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(301-1224)
	  Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(302-9912)
	  Арматура запорная к многослойным металлополимерным трубам, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	
	Прокладка трубопроводов отопления при коллекторной системе из многослойных металл-полимерных труб диаметром:

	16-03-001-04
	      до 15 мм
	4599,82 
	603,57 
	58,15 
	0,95 
	3938,10 
	59 

	(103-9910)
	  Фасонные и соединительные части к многослойным металлополимерным трубам, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(301-1224)
	  Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(302-9912)
	  Арматура запорная к многослойным металлополимерным трубам, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	16-03-001-05
	      20 мм
	7519,29 
	951,39 
	59,40 
	0,95 
	6508,50 
	93 

	(103-9910)
	  Фасонные и соединительные части к многослойным металлополимерным трубам, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(301-1224)
	  Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(302-9912)
	  Арматура запорная к многослойным металлополимерным трубам, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	16-03-001-06
	      25 мм
	9599,46 
	1063,92 
	60,92 
	0,95 
	8474,62 
	104 

	(103-9910)
	  Фасонные и соединительные части к многослойным металлополимерным трубам, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(301-1224)
	  Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(302-9912)
	  Арматура запорная к многослойным металлополимерным трубам, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	Таблица 16-03-002. Прокладка водопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб 

   

	
	Измеритель: 100 м трубопровода

	
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром:

	16-03-002-01
	      15 мм
	5429,49 
	1145,76 
	58,15 
	0,95 
	4225,58 
	112 

	(103-9910)
	  Фасонные и соединительные части к многослойным металлополимерным трубам, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(301-1224)
	  Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(302-9912)
	  Арматура запорная к многослойным металлополимерным трубам, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	16-03-002-02
	      20 мм
	7282,88 
	1053,69 
	59,40 
	0,95 
	6169,79 
	103 

	(103-9910)
	  Фасонные и соединительные части к многослойным металлополимерным трубам, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(301-1224)
	  Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(302-9912)
	  Арматура запорная к многослойным металлополимерным трубам, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	16-03-002-03
	      25 мм
	9440,45 
	1053,69 
	60,92 
	0,95 
	8325,84 
	103 

	(103-9910)
	  Фасонные и соединительные части к многослойным металлополимерным трубам, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(301-1224)
	  Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(302-9912)
	  Арматура запорная к многослойным металлополимерным трубам, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	
	Прокладка трубопроводов водоснабжения в типовых сантехкабинах из многослойных металл-полимерных труб диаметром:

	16-03-002-04
	      15 мм
	5529,15 
	1288,98 
	58,15 
	0,95 
	4182,02 
	126 

	(103-9910)
	  Фасонные и соединительные части к многослойным металлополимерным трубам, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(301-1224)
	  Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(302-9912)
	  Арматура запорная к многослойным металлополимерным трубам, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	16-03-002-05
	      20 мм
	7295,09 
	1135,53 
	59,40 
	0,95 
	6100,16 
	111 

	(103-9910)
	  Фасонные и соединительные части к многослойным металлополимерным трубам, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(301-1224)
	  Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(302-9912)
	  Арматура запорная к многослойным металлополимерным трубам, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	16-03-002-06
	      25 мм
	9463,60 
	1135,53 
	60,92 
	0,95 
	8267,15 
	111 

	(103-9910)
	  Фасонные и соединительные части к многослойным металлополимерным трубам, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(301-1224)
	  Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(302-9912)
	  Арматура запорная к многослойным металлополимерным трубам, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	Раздел 4. ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПЛАСТМАССОВЫХ ТРУБ 

   

	Таблица 16-04-001. Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности 

   

	
	Измеритель: 100 м трубопровода

	
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром:

	16-04-001-01
	      50 мм
	4574,82 
	666,81 
	11,57 
	0,27 
	3896,44 
	64,24 

	(301-9240)
	  Крепления, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(302-9120)
	  Задвижки, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	16-04-001-02
	      100 мм
	7699,80 
	639,41 
	24,90 
	0,81 
	7035,49 
	61,6 

	(301-9240)
	  Крепления, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(302-9120)
	  Задвижки, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	Таблица 16-04-002. Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа 

   

	
	Измеритель: 100 м трубопровода

	
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром:

	16-04-002-01
	      20 мм
	3737,51 
	1974,69 
	1360,09 
	181,84 
	402,73 
	190,24 

	(103-9140)
	  Арматура муфтовая, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(301-9240)
	  Крепления, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(302-9911)
	  Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	16-04-002-02
	      25 мм
	2856,50 
	1553,26 
	838,41 
	111,11 
	464,83 
	149,64 

	(103-9140)
	  Арматура муфтовая, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(301-9240)
	  Крепления, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(302-9911)
	  Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	16-04-002-03
	      32 мм
	2368,10 
	1264,28 
	490,62 
	63,96 
	613,20 
	121,8 

	(103-9140)
	  Арматура муфтовая, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(301-9240)
	  Крепления, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(302-9911)
	  Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	16-04-002-04
	      40 мм
	3150,82 
	1685,71 
	616,37 
	79,95 
	848,74 
	162,4 

	(103-9140)
	  Арматура муфтовая, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(301-9240)
	  Крепления, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(302-9911)
	  Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	16-04-002-05
	      50 мм
	4201,18 
	1468,98 
	1374,53 
	182,38 
	1357,67 
	141,52 

	(103-9140)
	  Арматура муфтовая, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(301-9240)
	  Крепления, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(302-9911)
	  Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	16-04-002-06
	      63 мм
	4682,73 
	1409,54 
	1374,53 
	182,38 
	1898,66 
	141,52 

	(103-9140)
	  Арматура муфтовая, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(301-9240)
	  Крепления, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(302-9911)
	  Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	16-04-002-07
	      75 мм
	5630,68 
	1617,50 
	1729,79 
	229,94 
	2283,39 
	162,4 

	(103-9140)
	  Арматура муфтовая, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(301-9240)
	  Крепления, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(302-9911)
	  Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	16-04-002-08
	      90 мм
	6067,10 
	1444,20 
	1483,66 
	195,66 
	3139,24 
	145 

	(103-9140)
	  Арматура муфтовая, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(301-9240)
	  Крепления, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(302-9911)
	  Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	16-04-002-09
	      110 мм
	7596,14 
	1282,45 
	1490,01 
	195,93 
	4823,68 
	128,76 

	(103-9140)
	  Арматура муфтовая, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(301-9240)
	  Крепления, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(302-9911)
	  Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	16-04-002-10
	      140 мм
	12192,29 
	1317,11 
	1317,27 
	169,51 
	9557,91 
	132,24 

	(103-9140)
	  Арматура муфтовая, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(301-9240)
	  Крепления, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(302-9911)
	  Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	16-04-002-11
	      160 мм
	13181,34 
	1317,11 
	1317,27 
	169,51 
	10546,96 
	132,24 

	(103-9140)
	  Арматура муфтовая, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(301-9240)
	  Крепления, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(302-9911)
	  Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	Раздел 5. АРМАТУРА ТРУБОПРОВОДНАЯ ФЛАНЦЕВАЯ 

   

	Таблица 16-05-001. Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб 

   

	
	Измеритель: 1 шт.

	
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром:

	16-05-001-01
	      до 25 мм
	75,74 
	13,97 
	3,98 
	0,00 
	57,79 
	1,47 

	(302-9009)
	  Арматура трубопроводная фланцевая, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	16-05-001-02
	      до 50 мм
	89,79 
	13,97 
	4,85 
	0,00 
	70,97 
	1,47 

	(302-9009)
	  Арматура трубопроводная фланцевая, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	16-05-001-03
	      до 100 мм
	170,80 
	27,65 
	9,35 
	0,27 
	133,80 
	2,91 

	(302-9009)
	  Арматура трубопроводная фланцевая, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	16-05-001-04
	      до 125 мм
	290,58 
	63,84 
	16,00 
	0,54 
	210,74 
	6,72 

	(302-9009)
	  Арматура трубопроводная фланцевая, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	16-05-001-05
	      до 150 мм
	303,32 
	63,84 
	16,00 
	0,54 
	223,48 
	6,72 

	(302-9009)
	  Арматура трубопроводная фланцевая, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	16-05-001-06
	      до 200 мм
	406,94 
	81,80 
	25,83 
	0,95 
	299,31 
	8,61 

	(302-9009)
	  Арматура трубопроводная фланцевая, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	16-05-001-07
	      до 250 мм
	553,19 
	104,50 
	36,12 
	1,36 
	412,57 
	10,74 

	(302-9009)
	  Арматура трубопроводная фланцевая, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	16-05-001-08
	      до 300 мм
	630,72 
	123,08 
	46,26 
	1,63 
	461,38 
	12,65 

	(302-9009)
	  Арматура трубопроводная фланцевая, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	16-05-001-09
	      до 350 мм
	1013,45 
	150,13 
	63,83 
	2,57 
	799,49 
	15,43 

	(302-9009)
	  Арматура трубопроводная фланцевая, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	16-05-001-10
	      до 400 мм
	1229,72 
	165,22 
	75,73 
	3,12 
	988,77 
	16,98 

	(302-9009)
	  Арматура трубопроводная фланцевая, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	Таблица 16-05-002. Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб 

   

	
	Измеритель: 1 шт.

	
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром:

	16-05-002-01
	      до 65 мм
	326,66 
	8,55 
	1,74 
	0,00 
	316,37 
	0,9 

	16-05-002-02
	      до 100 мм
	625,22 
	16,82 
	3,74 
	0,27 
	604,66 
	1,77 

	16-05-002-03
	      до 125 мм
	823,80 
	44,65 
	8,35 
	0,54 
	770,80 
	4,7 

	16-05-002-04
	      до 150 мм
	1262,35 
	44,65 
	8,35 
	0,54 
	1209,35 
	4,7 

	16-05-002-05
	      до 200 мм
	1537,34 
	57,29 
	14,71 
	0,95 
	1465,34 
	6,03 

	16-05-002-06
	      до 250 мм
	2092,79 
	72,10 
	20,19 
	1,36 
	2000,50 
	7,41 

	16-05-002-07
	      до 300 мм
	2635,03 
	85,04 
	28,28 
	1,63 
	2521,71 
	8,74 

	16-05-002-08
	      до 350 мм
	3766,19 
	102,07 
	41,24 
	2,44 
	3622,88 
	10,49 

	16-05-002-09
	      до 400 мм
	5616,60 
	112,28 
	46,61 
	2,44 
	5457,71 
	11,54 

	Таблица 16-05-003. Установка клапанов предохранительных 

   

	
	Измеритель: 1 шт.

	
	Установка клапанов предохранительных однорычажных диаметром:

	16-05-003-01
	      25 мм
	174,61 
	18,10 
	3,25 
	0,00 
	153,26 
	1,86 

	16-05-003-02
	      40 мм
	228,71 
	18,10 
	3,25 
	0,00 
	207,36 
	1,86 

	16-05-003-03
	      50 мм
	253,87 
	18,10 
	3,25 
	0,00 
	232,52 
	1,86 

	16-05-003-04
	      100 мм
	577,41 
	31,72 
	6,25 
	0,14 
	539,44 
	3,26 

	
	Установка клапанов предохранительных двухрычажных диаметром:

	16-05-003-05
	      80 (50х2) мм
	545,11 
	40,67 
	6,94 
	0,14 
	497,50 
	4,18 

	16-05-003-06
	      150 (100х2) мм
	1257,63 
	93,70 
	11,30 
	0,54 
	1152,63 
	9,63 

	(507-9507)
	  Фланцы стальные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	16-05-003-07
	Установка клапанов предохранительных самопритирающихся
	637,41 
	25,20 
	5,79 
	0,27 
	606,42 
	2,59 

	Таблица 16-05-004. Установка клапанов приемных 

   

	
	Измеритель: 1 шт.

	
	Установка клапанов приемных диаметром:

	16-05-004-01
	      50 мм
	351,34 
	12,45 
	2,38 
	0,00 
	336,51 
	1,28 

	16-05-004-02
	      80 мм
	516,00 
	21,70 
	4,50 
	0,00 
	489,80 
	2,23 

	16-05-004-03
	      100 мм
	673,20 
	21,70 
	4,50 
	0,00 
	647,00 
	2,23 

	16-05-004-04
	      150 мм
	1012,05 
	36,49 
	7,32 
	0,14 
	968,24 
	3,75 

	16-05-004-05
	      200 мм
	1773,49 
	50,40 
	11,09 
	0,27 
	1712,00 
	5,18 

	16-05-004-06
	      250 мм
	2208,61 
	82,80 
	18,88 
	0,54 
	2106,93 
	8,51 

	16-05-004-07
	      300 мм
	2507,21 
	99,15 
	25,44 
	1,08 
	2382,62 
	10,19 

	16-05-004-08
	      400 мм
	3721,84 
	127,46 
	35,17 
	1,36 
	3559,21 
	13,1 

	Таблица 16-05-005. Установка клапанов редукционных пружинных 

   

	
	Измеритель: 1 шт.

	
	Установка клапанов редукционных пружинных диаметром:

	16-05-005-01
	      25 мм
	440,98 
	9,26 
	3,18 
	0,00 
	428,54 
	0,93 

	16-05-005-02
	      50 мм
	705,80 
	15,64 
	5,73 
	0,14 
	684,43 
	1,57 

	16-05-005-03
	      80 мм
	1151,07 
	27,69 
	9,59 
	0,27 
	1113,79 
	2,78 

	16-05-005-04
	      100 мм
	1590,15 
	47,12 
	11,97 
	0,41 
	1531,06 
	4,96 

	16-05-005-05
	      125 мм
	2061,55 
	60,42 
	15,87 
	0,54 
	1985,26 
	6,36 

	16-05-005-06
	      150 мм
	2343,13 
	65,84 
	21,24 
	0,81 
	2256,05 
	6,93 

	Раздел 6. ВОДОМЕРНЫЕ УЗЛЫ И ВОДОМЕРЫ (СЧЕТЧИКИ) 

   

	Таблица 16-06-001. Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией 

   

	
	Измеритель: 1 узел

	
	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода:

	16-06-001-01
	      до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм
	1950,82 
	90,44 
	14,33 
	0,54 
	1846,05 
	9,52 

	16-06-001-02
	      до 100 мм, диаметром водомера до 80 мм
	4808,55 
	139,37 
	30,80 
	1,49 
	4638,38 
	14,67 

	16-06-001-03
	      до 150 мм, диаметром водомера до 100 мм
	7891,77 
	192,57 
	49,89 
	2,17 
	7649,31 
	20,27 

	16-06-001-04
	      до 200 мм, диаметром водомера до 150 мм
	8915,37 
	268,09 
	91,68 
	4,07 
	8555,60 
	28,22 

	Таблица 16-06-002. Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, без обводной линии 

   

	
	Измеритель: 1 узел

	
	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, без обводной линии диаметром ввода:

	16-06-002-01
	      до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм
	1731,22 
	62,51 
	9,50 
	0,27 
	1659,21 
	6,58 

	16-06-002-02
	      до 100 мм, диаметром водомера до 80 мм
	3887,53 
	95,67 
	20,29 
	1,08 
	3771,57 
	10,07 

	16-06-002-03
	      до 150 мм, диаметром водомера до 100 мм
	6710,51 
	117,04 
	31,06 
	1,63 
	6562,41 
	12,32 

	16-06-002-04
	      до 200 мм, диаметром водомера до 150 мм
	7019,95 
	151,05 
	54,03 
	2,30 
	6814,87 
	15,9 

	Таблица 16-06-003. Устройство водомерных узлов с изготовлением обвязки на месте монтажа, с обводной линией 

   

	
	Измеритель: 1 узел

	
	Устройство водомерных узлов с изготовлением обвязки на месте монтажа, с обводной линией диаметром ввода:

	16-06-003-01
	      300 мм, диаметром водомера 200 мм
	19574,47 
	560,98 
	208,79 
	7,32 
	18804,70 
	59,05 

	16-06-003-02
	      400 мм, диаметром водомера 200 мм
	33824,93 
	806,74 
	360,45 
	12,20 
	32657,74 
	84,92 

	Таблица 16-06-004. Устройство водомерных узлов с изготовлением обвязки на месте монтажа, без обводной линии 

   

	
	Измеритель: 1 узел

	
	Устройство водомерных узлов с изготовлением обвязки на месте монтажа, без обводной линии диаметром ввода:

	16-06-004-01
	      300 мм, диаметром водомера 200 мм
	11979,55 
	325,57 
	112,82 
	4,07 
	11541,16 
	34,27 

	16-06-004-02
	      400 мм, диаметром водомера 200 мм
	19400,46 
	447,07 
	178,80 
	6,23 
	18774,59 
	47,06 

	Таблица 16-06-005. Установка счетчиков (водомеров) 

   

	
	Измеритель: 1 счетчик (водомер)

	
	Установка счетчиков (водомеров) диаметром:

	16-06-005-01
	      до 40 мм
	1146,17 
	4,04 
	0,87 
	0,00 
	1141,26 
	0,41 

	16-06-005-02
	      до 50 мм
	1545,63 
	12,02 
	4,85 
	0,00 
	1528,76 
	1,22 

	16-06-005-03
	      до 80 мм
	1944,63 
	16,55 
	6,63 
	0,00 
	1921,45 
	1,68 

	16-06-005-04
	      до 100 мм
	4180,41 
	21,87 
	7,43 
	0,14 
	4151,11 
	2,22 

	16-06-005-05
	      до 150 мм
	3249,59 
	29,25 
	9,21 
	0,14 
	3211,13 
	2,97 

	Раздел 7. МОНТАЖ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ АРМАТУРЫ И ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ СИСТЕМ 

   

	Таблица 16-07-001. Установка кранов 

   

	
	Измеритель: 1 кран

	16-07-001-01
	Установка кранов пожарных диаметром 50 мм
	723,21 
	10,18 
	3,51 
	0,14 
	709,52 
	1,01 

	
	Установка кранов поливочных диаметром:

	16-07-001-02
	      25 мм
	669,32 
	3,02 
	0,00 
	0,00 
	666,30 
	0,3 

	16-07-001-03
	      32 мм
	986,75 
	3,02 
	0,00 
	0,00 
	983,73 
	0,3 

	16-07-001-04
	      40 мм
	1176,34 
	3,02 
	0,00 
	0,00 
	1173,32 
	0,3 

	Таблица 16-07-002. Установка воронок 

   

	
	Измеритель: 1 воронка

	16-07-002-01
	Установка воронок водосточных
	386,06 
	30,08 
	15,99 
	0,14 
	339,99 
	2,94 

	
	Установка воронок сливных диаметром:

	16-07-002-02
	      50 мм
	41,46 
	5,66 
	0,00 
	0,00 
	35,80 
	0,61 

	16-07-002-03
	      100 мм
	58,79 
	7,70 
	0,00 
	0,00 
	51,09 
	0,83 

	16-07-002-04
	      150 мм
	93,41 
	12,62 
	0,87 
	0,00 
	79,92 
	1,36 

	Таблица 16-07-003. Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения 

   

	
	Измеритель: 1 врезка

	
	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром:

	16-07-003-01
	      15 мм
	77,00 
	46,29 
	5,28 
	0,00 
	25,43 
	4,46 

	16-07-003-02
	      20 мм
	83,08 
	46,29 
	5,28 
	0,00 
	31,51 
	4,46 

	16-07-003-03
	      25 мм
	93,14 
	46,29 
	5,28 
	0,00 
	41,57 
	4,46 

	16-07-003-04
	      32 мм
	104,12 
	46,29 
	5,28 
	0,00 
	52,55 
	4,46 

	16-07-003-05
	      40 мм
	114,87 
	46,29 
	5,28 
	0,00 
	63,30 
	4,46 

	16-07-003-06
	      50 мм
	413,91 
	64,81 
	7,47 
	0,14 
	341,63 
	6,43 

	16-07-003-07
	      80 мм
	576,47 
	75,20 
	12,37 
	0,27 
	488,90 
	7,46 

	16-07-003-08
	      100 мм
	757,19 
	75,20 
	12,37 
	0,27 
	669,62 
	7,46 

	16-07-003-09
	      125 мм
	947,77 
	95,36 
	20,09 
	0,54 
	832,32 
	9,46 

	16-07-003-10
	      150 мм
	1424,40 
	95,36 
	20,09 
	0,54 
	1308,95 
	9,46 

	16-07-003-11
	      200 мм
	1826,58 
	119,55 
	36,85 
	1,08 
	1670,18 
	11,86 

	Таблица 16-07-004. Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации 

   

	
	Измеритель: 1 врезка

	
	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром:

	16-07-004-01
	      50 мм
	132,10 
	62,96 
	0,87 
	0,00 
	68,27 
	7,05 

	16-07-004-02
	      100 мм
	212,72 
	79,83 
	0,87 
	0,00 
	132,02 
	8,94 

	Таблица 16-07-005. Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения 

   

	
	Измеритель: 100 м трубопровода

	
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром:

	16-07-005-01
	      до 50 мм
	109,71 
	61,07 
	44,94 
	0,00 
	3,70 
	5,01 

	16-07-005-02
	      до 100 мм
	116,55 
	61,07 
	44,94 
	0,00 
	10,54 
	5,01 

	16-07-005-03
	      до 200 мм
	147,05 
	61,07 
	44,94 
	0,00 
	41,04 
	5,01 

	16-07-005-04
	      до 400 мм
	258,55 
	61,07 
	44,94 
	0,00 
	152,54 
	5,01 

	Таблица 16-07-006. Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала 

   

	
	Измеритель: 1 сальник

	
	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром:

	16-07-006-01
	      до 100 мм
	19,88 
	17,10 
	0,00 
	0,00 
	2,78 
	1,8 

	16-07-006-02
	      до 200 мм
	27,84 
	22,42 
	0,00 
	0,00 
	5,42 
	2,36 

	16-07-006-03
	      до 300 мм
	37,00 
	28,60 
	0,00 
	0,00 
	8,40 
	3,01 

	16-07-006-04
	      до 400 мм
	47,05 
	33,82 
	0,87 
	0,00 
	12,36 
	3,56 
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