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	ТЕР-2001




Часть 18. Отопление – внутренние устройства

	Номера

расценок
	Наименование и характеристика

строительных работ и конструкций
	Прямые

затраты,

руб.
	В том числе, руб.
	Затраты

труда

рабочих,

чел.-ч.

	
	
	
	оплата

труда

рабочих
	эксплуатация машин
	материалы
	

	Коды

неучтенных

материалов
	Наименование и характеристика

неучтенных расценками материалов,

единица измерения
	
	
	всего
	в т.ч.

оплата

труда

машинистов
	расход

неучтенных

материалов
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Раздел 1. КОТЛЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ 

   

	Таблица 18-01-001. Установка котлов отопительных чугунных секционных на твердом топливе 

   

	
	Измеритель: 1 котел

	
	Установка котлов отопительных чугунных секционных на твердом топливе водогрейных теплопроизводительностью:

	18-01-001-01
	      до 0,06 МВт (0,05 Гкал/ч)
	11737,01 
	257,52 
	57,01 
	2,03 
	11422,48 
	24,09 

	(301-9224)
	  Каркас котла, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	18-01-001-02
	      более 0,06 МВт (0,05 Гкал/ч), количество секций до 14
	15933,80 
	824,95 
	253,87 
	5,83 
	14854,98 
	77,17 

	(301-9224)
	  Каркас котла, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	18-01-001-03
	      более 0,06 МВт (0,05 Гкал/ч), количество секций до 18
	18701,51 
	899,56 
	261,84 
	7,05 
	17540,11 
	84,15 

	(301-9224)
	  Каркас котла, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	18-01-001-04
	      более 0,06 МВт (0,05 Гкал/ч), количество секций до 22
	21487,52 
	974,07 
	260,40 
	7,45 
	20253,05 
	91,12 

	(301-9224)
	  Каркас котла, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	18-01-001-05
	      более 0,06 МВт (0,05 Гкал/ч), количество секций до 26
	24135,67 
	1048,69 
	270,12 
	8,67 
	22816,86 
	98,1 

	(301-9224)
	  Каркас котла, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	
	Установка котлов отопительных чугунных секционных на твердом топливе паровых теплопроизводительностю более 0,06 МВт (0,05 Гкал/ч), количество секций:

	18-01-001-06
	      до 14
	18894,41 
	913,57 
	285,80 
	6,64 
	17695,04 
	85,46 

	(301-9224)
	  Каркас котла, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	18-01-001-07
	      до 18
	22376,16 
	988,08 
	294,03 
	7,99 
	21094,05 
	92,43 

	(301-9224)
	  Каркас котла, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	18-01-001-08
	      до 22
	25479,59 
	1062,69 
	303,78 
	9,76 
	24113,12 
	99,41 

	(301-9224)
	  Каркас котла, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  


	18-01-001-09
	      до 26
	28612,13 
	1137,20 
	314,61 
	11,11 
	27160,32 
	106,38 

	(301-9224)
	  Каркас котла, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	18-01-001-10
	За каждые 4 полные и неполные секции сверх 26 секций добавлять к расценке 18-01-001-05; 18-01-001-09
	117,34 
	74,30 
	14,91 
	0,54 
	28,13 
	6,95 

	(301-9224)
	  Каркас котла, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	Таблица 18-01-002. Установка котлов стальных жаротрубных пароводогрейных 

   

	
	Измеритель: 1 котел

	
	Установка котлов стальных жаротрубных пароводогрейных на твердом топливе теплопроизводительностью:

	18-01-002-01
	      до 0,21 МВт (0,18 Гкал/ч)
	49044,61 
	493,88 
	218,85 
	6,91 
	48331,88 
	50,14 

	18-01-002-02
	      до 0,31 МВт (0,27 Гкал/ч)
	59815,23 
	573,37 
	275,72 
	9,35 
	58966,14 
	58,21 

	18-01-002-03
	      до 0,46 МВт (0,40 Гкал/ч)
	60706,55 
	642,02 
	330,03 
	10,98 
	59734,50 
	65,18 

	18-01-002-04
	      до 0,64 МВт (0,55 Гкал/ч)
	93155,36 
	808,49 
	425,22 
	14,63 
	91921,65 
	82,08 

	18-01-002-05
	      до 0,84 МВт (0,72 Гкал/ч)
	98593,18 
	1055,43 
	598,90 
	19,78 
	96938,85 
	107,15 

	
	Установка котлов стальных жаротрубных пароводогрейных на жидком топливе или газе теплопроизводительностью:

	18-01-002-06
	      до 0,21 МВт (0,18 Гкал/ч)
	158045,87 
	402,67 
	310,24 
	20,87 
	157332,96 
	40,88 

	18-01-002-07
	      до 0,31 МВт (0,27 Гкал/ч)
	179342,22 
	480,98 
	350,92 
	24,25 
	178510,32 
	48,83 

	18-01-002-08
	      до 0,46 МВт (0,40 Гкал/ч)
	185284,81 
	553,96 
	511,74 
	36,04 
	184219,11 
	56,24 

	18-01-002-09
	      до 0,64 МВт (0,55 Гкал/ч)
	255889,46 
	717,18 
	613,15 
	44,04 
	254559,13 
	72,81 

	18-01-002-10
	      до 0,84 МВт (0,72 Гкал/ч)
	266593,71 
	959,88 
	1061,13 
	75,88 
	264572,70 
	97,45 

	Раздел 2. ВОДОПОДОГРЕВАТЕЛИ 

   

	Таблица 18-02-001. Установка водоподогревателей скоростных односекционных 

   

	
	Измеритель: 1 водоподогреватель

	
	Установка водоподогревателей скоростных односекционных поверхностью нагрева одной секции:

	18-02-001-01
	      до 4 м2
	16849,67 
	93,24 
	63,30 
	0,41 
	16693,13 
	9,25 

	18-02-001-02
	      до 8 м2
	17157,46 
	138,40 
	88,33 
	1,36 
	16930,73 
	13,73 

	18-02-001-03
	      до 12 м2
	27007,43 
	180,23 
	123,82 
	1,90 
	26703,38 
	17,88 

	18-02-001-04
	      до 20 м2
	39267,80 
	254,92 
	166,10 
	2,17 
	38846,78 
	25,29 

	18-02-001-05
	      до 30 м2
	38724,04 
	292,22 
	247,60 
	3,25 
	38184,22 
	28,99 

	Таблица 18-02-002. Установка секций водоподогревателей скоростных 

   

	
	Измеритель: 1 секция

	
	Установка секций водоподогревателей скоростных поверхностью нагрева одной секции:

	18-02-002-01
	      до 4 м2
	4485,59 
	20,85 
	30,86 
	0,27 
	4433,88 
	2,22 

	18-02-002-02
	      до 8 м2
	7260,54 
	33,43 
	56,52 
	1,08 
	7170,59 
	3,56 

	18-02-002-03
	      до 12 м2
	11411,18 
	43,19 
	76,34 
	1,63 
	11291,65 
	4,6 

	18-02-002-04
	      до 20 м2
	17193,53 
	59,81 
	111,55 
	2,30 
	17022,17 
	6,37 

	18-02-002-05
	      до 30 м2
	23265,22 
	74,74 
	155,39 
	3,25 
	23035,09 
	7,96 

	Таблица 18-02-003. Установка водоподогревателей емкостных 

   

	
	Измеритель: 1 водоподогреватель

	
	Установка водоподогревателей емкостных вместимостью:

	18-02-003-01
	      до 1 м3
	6369,12 
	142,16 
	65,88 
	3,12 
	6161,08 
	14,61 

	18-02-003-02
	      до 2 м3
	9516,93 
	217,47 
	109,75 
	5,15 
	9189,71 
	22,35 

	18-02-003-03
	      до 4 м3
	11649,26 
	298,03 
	155,12 
	7,59 
	11196,11 
	30,63 

	18-02-003-04
	      до 6 м3
	13789,23 
	375,48 
	196,25 
	9,62 
	13217,50 
	38,59 

	Раздел 3. ОТОПИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ 

   

	Таблица 18-03-001. Установка радиаторов и конвекторов 

   

	
	Измеритель: 100 кВт радиаторов и конвекторов

	
	Установка радиаторов:

	18-03-001-01
	      чугунных
	42262,87 
	710,82 
	388,41 
	31,82 
	41163,64 
	75,7 

	18-03-001-02
	      стальных
	20422,01 
	615,98 
	233,39 
	15,03 
	19572,64 
	65,6 

	(101-9102)
	  Дюбели распорные полиэтиленовые, (10 шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(8,9)  
	-  

	18-03-001-03
	Установка конвекторов
	22822,03 
	906,79 
	193,79 
	12,48 
	21721,45 
	96,57 

	(101-9102)
	  Дюбели распорные полиэтиленовые, (10 шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(8,9)  
	-  

	Таблица 18-03-002. Установка труб чугунных ребристых 

   

	
	Измеритель: 100 труб ребристых

	
	Установка труб чугунных ребристых длиной:

	18-03-002-01
	      0,5 м
	24449,50 
	1091,88 
	640,62 
	59,43 
	22717,00 
	117,66 

	(101-9680)
	  Шурупы строительные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,002)  
	-  

	18-03-002-02
	      1 м
	37663,41 
	1091,88 
	640,62 
	59,43 
	35930,91 
	117,66 

	(101-9680)
	  Шурупы строительные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,002)  
	-  

	18-03-002-03
	      1,5 м
	51096,41 
	1091,88 
	640,62 
	59,43 
	49363,91 
	117,66 

	(101-9680)
	  Шурупы строительные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,002)  
	-  

	18-03-002-04
	      2 м
	47252,41 
	1091,88 
	640,62 
	59,43 
	45519,91 
	117,66 

	(101-9680)
	  Шурупы строительные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,002)  
	-  

	Таблица 18-03-003. Установка колен чугунных двойных к ребристым трубам 

   

	
	Измеритель: 10 колен

	18-03-003-01
	Установка колен чугунных двойных к ребристым трубам
	974,14 
	47,98 
	15,33 
	1,16 
	910,83 
	5,17 

	Таблица 18-03-004. Установка регистров из стальных труб 

   

	
	Измеритель: 100 м труб нитки регистра

	
	Установка регистров из стальных:

	18-03-004-01
	      водогазопроводных труб диаметром нитки 20 мм
	4590,75 
	154,28 
	49,85 
	1,49 
	4386,62 
	16,24 

	18-03-004-02
	      водогазопроводных труб диаметром нитки 25 мм
	4799,75 
	154,28 
	49,85 
	1,49 
	4595,62 
	16,24 

	18-03-004-03
	      водогазопроводных труб диаметром нитки 32 мм
	5646,75 
	154,28 
	49,85 
	1,49 
	5442,62 
	16,24 

	18-03-004-04
	      водогазопроводных труб диаметром нитки 40 мм
	6394,75 
	154,28 
	49,85 
	1,49 
	6190,62 
	16,24 

	18-03-004-05
	      сварных труб диаметром нитки 50 мм
	11300,75 
	154,28 
	49,85 
	1,49 
	11096,62 
	16,24 

	18-03-004-06
	      сварных труб диаметром нитки 70 мм
	12449,75 
	154,28 
	49,85 
	1,49 
	12245,62 
	16,24 

	18-03-004-07
	      сварных труб диаметром нитки 80 мм
	13857,29 
	247,48 
	92,80 
	1,90 
	13517,01 
	26,05 

	18-03-004-08
	      сварных труб диаметром нитки 100 мм
	18611,29 
	247,48 
	92,80 
	1,90 
	18271,01 
	26,05 

	Раздел 4. БАКИ РАСШИРИТЕЛЬНЫЕ И КОНДЕНСАЦИОННЫЕ 

   

	Таблица 18-04-001. Установка баков расширительных 

   

	
	Измеритель: 1 бак

	
	Установка баков расширительных круглых и прямоугольных вместимостью:

	18-04-001-01
	      0,1 м3
	428,87 
	37,40 
	26,19 
	0,68 
	365,28 
	4,03 

	18-04-001-02
	      0,15 м3
	493,56 
	37,40 
	26,19 
	0,68 
	429,97 
	4,03 

	18-04-001-03
	      0,2 м3
	556,57 
	37,40 
	26,19 
	0,68 
	492,98 
	4,03 

	18-04-001-04
	      0,3 м3
	722,57 
	37,40 
	26,19 
	0,68 
	658,98 
	4,03 

	18-04-001-05
	      0,4 м3
	813,57 
	37,40 
	26,19 
	0,68 
	749,98 
	4,03 

	18-04-001-06
	      0,5 м3
	906,49 
	88,53 
	30,79 
	0,81 
	787,17 
	9,54 

	18-04-001-07
	      0,6 м3
	981,48 
	88,53 
	30,79 
	0,81 
	862,16 
	9,54 

	18-04-001-08
	      0,8 м3
	1119,30 
	88,53 
	30,79 
	0,81 
	999,98 
	9,54 

	18-04-001-09
	      1 м3
	1280,34 
	112,29 
	39,75 
	1,08 
	1128,30 
	12,1 

	18-04-001-10
	      1,2 м3
	1381,34 
	112,29 
	39,75 
	1,08 
	1229,30 
	12,1 

	18-04-001-11
	      1,5 м3
	1536,08 
	114,33 
	28,44 
	1,08 
	1393,31 
	12,32 

	18-04-001-12
	      2 м3
	1772,74 
	147,83 
	27,22 
	1,63 
	1597,69 
	15,93 

	18-04-001-13
	      2,5 м3
	2050,73 
	147,83 
	27,22 
	1,63 
	1875,68 
	15,93 

	18-04-001-14
	      3 м3
	2246,89 
	170,01 
	45,99 
	2,03 
	2030,89 
	18,32 

	18-04-001-15
	      3,5 м3
	2473,89 
	170,01 
	45,99 
	2,03 
	2257,89 
	18,32 

	18-04-001-16
	      4 м3
	2725,03 
	170,01 
	45,12 
	2,03 
	2509,90 
	18,32 

	
	Установка баков унифицированных с переливным бачком вместимостью:

	18-04-001-17
	      1 м3
	3841,07 
	114,33 
	28,44 
	1,08 
	3698,30 
	12,32 

	18-04-001-18
	      1,5 м3
	4643,07 
	114,33 
	28,44 
	1,08 
	4500,30 
	12,32 

	18-04-001-19
	      2 м3
	5271,09 
	147,83 
	37,57 
	2,57 
	5085,69 
	15,93 

	Таблица 18-04-002. Установка баков конденсационных 

   

	
	Измеритель: 1 бак

	
	Установка баков конденсационных вместимостью:

	18-04-002-01
	      до 0,3 м3
	993,84 
	111,55 
	34,52 
	0,95 
	847,77 
	11,88 

	18-04-002-02
	      до 0,4 м3
	1076,84 
	111,55 
	34,52 
	0,95 
	930,77 
	11,88 

	18-04-002-03
	      до 0,6 м3
	1301,84 
	111,55 
	34,52 
	0,95 
	1155,77 
	11,88 

	18-04-002-04
	      до 0,8 м3
	1545,84 
	111,55 
	34,52 
	0,95 
	1399,77 
	11,88 

	18-04-002-05
	      до 1 м3
	1798,41 
	141,23 
	45,14 
	1,36 
	1612,04 
	15,04 

	18-04-002-06
	      до 1,25 м3
	1889,41 
	141,23 
	45,14 
	1,36 
	1703,04 
	15,04 

	18-04-002-07
	      до 1,5 м3
	2100,41 
	141,23 
	45,14 
	1,36 
	1914,04 
	15,04 

	18-04-002-08
	      до 2 м3
	2668,21 
	174,00 
	62,71 
	2,30 
	2431,50 
	18,53 

	18-04-002-09
	      до 3 м3
	3604,88 
	193,43 
	75,51 
	3,12 
	3335,94 
	20,6 

	Таблица 18-04-003. Установка поддонов металлических для баков 

   

	
	Измеритель: 1 поддон

	
	Установка поддонов металлических для баков вместимостью:

	18-04-003-01
	      до 2 м3
	825,83 
	13,37 
	6,97 
	0,14 
	805,49 
	1,46 

	18-04-003-02
	      до 4 м3
	1818,72 
	18,69 
	9,83 
	0,27 
	1790,20 
	2,04 

	Раздел 5. НАСОСЫ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ 

   

	Таблица 18-05-001. Установка насосов центробежных с электродвигателем 

   

	
	Измеритель: 1 насос

	
	Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата:

	18-05-001-01
	      до 0,1 т
	3974,70 
	137,87 
	12,83 
	0,68 
	3824,00 
	14,17 

	18-05-001-02
	      до 0,2 т
	6346,36 
	172,90 
	25,31 
	1,36 
	6148,15 
	17,77 

	18-05-001-03
	      до 0,3 т
	11537,53 
	196,25 
	43,89 
	2,03 
	11297,39 
	20,17 

	18-05-001-04
	      до 0,5 т
	7783,76 
	269,42 
	72,40 
	2,71 
	7441,94 
	27,69 

	18-05-001-05
	      до 0,75 т
	12285,17 
	328,78 
	81,64 
	3,66 
	11874,75 
	33,79 

	Таблица 18-05-002. Установка вставок виброизолирующих к насосам 

   

	
	Измеритель: 10 вставок

	
	Установка вставок виброизолирующих к насосам давлением:

	18-05-002-01
	      1 МПа диаметром 125 мм
	6884,24 
	212,11 
	77,90 
	1,49 
	6594,23 
	21,8 

	18-05-002-02
	      1 МПа диаметром 150 мм
	8799,99 
	276,82 
	101,90 
	2,98 
	8421,27 
	28,45 

	18-05-002-03
	      1,6 МПа диаметром 50 мм
	3777,57 
	110,34 
	32,65 
	0,41 
	3634,58 
	11,34 

	18-05-002-04
	      1,6 МПа диаметром 65 мм
	5093,96 
	154,80 
	55,76 
	0,54 
	4883,40 
	15,91 

	18-05-002-05
	      1,6 МПа диаметром 80 мм
	5425,53 
	154,80 
	55,03 
	0,54 
	5215,70 
	15,91 

	18-05-002-06
	      1,6 МПа диаметром 100 мм
	6883,10 
	182,44 
	68,02 
	1,49 
	6632,64 
	18,75 

	18-05-002-07
	      1,6 МПа диаметром 150 мм
	10397,19 
	276,82 
	101,90 
	2,98 
	10018,47 
	28,45 

	18-05-002-08
	      1,6 МПа диаметром 200 мм
	14180,04 
	380,73 
	161,89 
	5,96 
	13637,42 
	39,13 

	18-05-002-09
	      1,6 МПа диаметром 300 мм
	19983,58 
	575,92 
	254,63 
	7,45 
	19153,03 
	59,19 

	Раздел 6. ВВОДНЫЕ УСТРОЙСТВА СИСТЕМ 

   

	Таблица 18-06-001. Установка гребенок пароводораспределительных из стальных труб 

   

	
	Измеритель: 1 гребенка

	
	Установка гребенок пароводораспределительных из стальных труб наружным диаметром корпуса:

	18-06-001-01
	      108 мм
	726,88 
	75,40 
	6,96 
	0,27 
	644,52 
	7,48 

	18-06-001-02
	      159 мм
	833,25 
	75,40 
	6,96 
	0,27 
	750,89 
	7,48 

	18-06-001-03
	      219 мм
	1410,33 
	97,17 
	15,33 
	0,54 
	1297,83 
	9,64 

	18-06-001-04
	      273 мм
	2453,57 
	134,06 
	31,86 
	1,36 
	2287,65 
	13,3 

	18-06-001-05
	      325 мм
	3508,27 
	134,06 
	31,86 
	1,36 
	3342,35 
	13,3 

	Таблица 18-06-002. Установка грязевиков 

   

	
	Измеритель: 1 шт.

	
	Установка грязевиков наружным диаметром патрубков:

	18-06-002-01
	      до 45 мм
	546,67 
	28,02 
	8,93 
	0,14 
	509,72 
	2,88 

	18-06-002-02
	      до 57 мм
	608,70 
	28,02 
	8,93 
	0,14 
	571,75 
	2,88 

	18-06-002-03
	      до 89 мм
	1076,07 
	37,95 
	16,44 
	0,27 
	1021,68 
	3,9 

	18-06-002-04
	      до 108 мм
	1141,09 
	37,95 
	16,44 
	0,27 
	1086,70 
	3,9 

	18-06-002-05
	      до 133 мм
	1462,78 
	81,15 
	22,75 
	0,54 
	1358,88 
	8,34 

	18-06-002-06
	      до 159 мм
	1924,06 
	81,15 
	22,75 
	0,54 
	1820,16 
	8,34 

	18-06-002-07
	      до 219 мм
	3081,07 
	119,87 
	42,46 
	1,36 
	2918,74 
	12,32 

	18-06-002-08
	      до 273 мм
	4775,75 
	149,55 
	63,35 
	1,90 
	4562,85 
	15,37 

	Таблица 18-06-003. Установка воздухосборников и воздухоотводчиков 

   

	
	Измеритель: 1 шт.

	
	Установка воздухосборников наружным диаметром:

	18-06-003-01
	      76 мм
	127,52 
	12,05 
	7,43 
	0,14 
	108,04 
	1,21 

	18-06-003-02
	      89 мм
	134,53 
	12,05 
	7,43 
	0,14 
	115,05 
	1,21 

	18-06-003-03
	      108 мм
	154,52 
	12,05 
	7,43 
	0,14 
	135,04 
	1,21 

	18-06-003-04
	      133 мм
	192,52 
	12,05 
	7,43 
	0,14 
	173,04 
	1,21 

	18-06-003-05
	      159 мм
	203,52 
	12,05 
	7,43 
	0,14 
	184,04 
	1,21 

	18-06-003-06
	      219 мм
	294,16 
	12,05 
	7,43 
	0,14 
	274,68 
	1,21 

	18-06-003-07
	      273 мм
	436,17 
	12,05 
	7,43 
	0,14 
	416,69 
	1,21 

	18-06-003-08
	      325 мм
	597,72 
	29,08 
	9,71 
	0,27 
	558,93 
	2,92 

	18-06-003-09
	      426 мм
	844,72 
	29,08 
	9,71 
	0,27 
	805,93 
	2,92 

	18-06-003-10
	Установка воздухоотводчиков
	108,29 
	16,53 
	8,33 
	0,27 
	83,43 
	1,66 

	Таблица 18-06-004. Установка узлов тепловых элеваторных 

   

	
	Измеритель: 1 узел

	
	Установка узлов тепловых элеваторных номером:

	18-06-004-01
	      1, 2
	5464,93 
	104,43 
	28,82 
	1,36 
	5331,68 
	10,36 

	18-06-004-02
	      3-5
	7129,31 
	127,41 
	40,14 
	1,63 
	6961,76 
	12,64 

	18-06-004-03
	      6, 7
	9208,34 
	146,16 
	60,49 
	2,17 
	9001,69 
	14,5 

	Таблица 18-06-005. Установка элеваторов 

   

	
	Измеритель: 10 шт.

	
	Установка элеваторов номером:

	18-06-005-01
	      1, 2
	7631,77 
	220,76 
	79,64 
	0,54 
	7331,37 
	21,58 

	18-06-005-02
	      3-5
	9382,86 
	327,87 
	115,33 
	1,49 
	8939,66 
	32,05 

	18-06-005-03
	      6, 7
	12042,61 
	578,71 
	136,98 
	2,98 
	11326,92 
	56,57 

	Таблица 18-06-006. Установка узлов конденсатоотводчиков и ручных насосов 

   

	
	Измеритель: 1 узел

	
	Установка узлов конденсатоотводчиков диаметром:

	18-06-006-01
	      15 мм
	102,91 
	29,23 
	5,44 
	0,14 
	68,24 
	2,9 

	18-06-006-02
	      20 мм
	138,08 
	29,23 
	5,44 
	0,14 
	103,41 
	2,9 

	18-06-006-03
	      25 мм
	188,26 
	29,23 
	5,44 
	0,14 
	153,59 
	2,9 

	18-06-006-04
	      32 мм
	202,52 
	47,78 
	17,26 
	0,54 
	137,48 
	4,74 

	18-06-006-05
	      40 мм
	211,88 
	47,78 
	17,26 
	0,54 
	146,84 
	4,74 

	18-06-006-06
	      50 мм
	219,98 
	47,78 
	17,26 
	0,54 
	154,94 
	4,74 

	18-06-006-07
	Установка ручных насосов
	1326,20 
	62,08 
	9,56 
	0,27 
	1254,56 
	6,69 

	Таблица 18-06-007. Установка фильтров 

   

	
	Измеритель: 10 фильтров

	
	Установка фильтров диаметром:

	18-06-007-01
	      25 мм
	4956,02 
	80,57 
	56,31 
	0,14 
	4819,14 
	8,18 

	18-06-007-02
	      32 мм
	5757,93 
	80,57 
	55,77 
	0,41 
	5621,59 
	8,18 

	18-06-007-03
	      40 мм
	7085,69 
	96,52 
	78,13 
	0,41 
	6911,04 
	9,92 

	18-06-007-04
	      50 мм
	8424,81 
	96,52 
	79,80 
	0,68 
	8248,49 
	9,92 

	18-06-007-05
	      65 мм
	9611,92 
	117,73 
	103,75 
	1,49 
	9390,44 
	12,1 

	18-06-007-06
	      80 мм
	10582,84 
	146,34 
	135,77 
	2,98 
	10300,73 
	15,04 

	18-06-007-07
	      100 мм
	12414,95 
	172,90 
	172,09 
	4,47 
	12069,96 
	17,77 

	18-06-007-08
	      125 мм
	16383,84 
	415,76 
	255,62 
	7,45 
	15712,46 
	42,73 

	18-06-007-09
	      150 мм
	21738,15 
	513,35 
	343,76 
	10,30 
	20881,04 
	52,76 

	Раздел 7. КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ И КРАНЫ ВОЗДУШНЫЕ 

   

	Таблица 18-07-001. Установка контрольно-измерительных приборов и кранов воздушных 

   

	
	Измеритель: 1 компл.

	18-07-001-01
	Установка указателей уровня кранового типа
	426,60 
	7,98 
	0,00 
	0,00 
	418,62 
	0,78 

	
	Установка манометров:

	18-07-001-02
	      с трехходовым краном
	226,53 
	2,28 
	0,00 
	0,00 
	224,25 
	0,22 

	18-07-001-03
	      с трехходовым краном и трубкой-сифоном
	253,73 
	3,17 
	0,00 
	0,00 
	250,56 
	0,31 

	18-07-001-04
	Установка термометров в оправе прямых и угловых
	329,98 
	3,05 
	0,00 
	0,00 
	326,93 
	0,31 

	18-07-001-05
	Установка кранов воздушных
	26,93 
	1,28 
	0,00 
	0,00 
	25,65 
	0,12 
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