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	Раздел 1. УСТРОЙСТВО ПУТЕВОГО ДРЕНАЖА 

   

	Таблица 32-01-001. Устройство путевого дренажа из асбестоцементных труб 

   

	
	Измеритель: 100 м дренажа

	32-01-001-01
	Устройство путевого дренажа из асбестоцементных труб
	7910,22 
	730,80 
	3,36 
	0,00 
	7176,06 
	84 

	Раздел 2. УСТАНОВКА ВОДООТВОДНОЙ КОРОБКИ 

   

	Таблица 32-02-001. Установка водоотводной коробки и чугунного отвода 

   

	
	Измеритель: 1 компл.

	32-02-001-01
	Установка водоотводной коробки и чугунного отвода
	3884,36 
	74,94 
	91,27 
	0,00 
	3718,15 
	8,29 

	Раздел 3. БАЛЛАСТИРОВКА ПУТИ, ПЕРЕВОДОВ И ПЕРЕСЕЧЕНИЙ 

   

	Таблица 32-03-001. Балластировка пути, стрелочных переводов и глухих пересечений 

   

	
	Измеритель: 100 м3 балласта в призме

	
	Балластировка пути, стрелочных переводов и глухих пересечений балластом:

	32-03-001-01
	      щебеночным
	3579,56 
	2182,01 
	1368,91 
	158,32 
	28,64 
	248,52 

	(408-9170)
	  Балласт, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(117)  
	-  

	32-03-001-02
	      гравийным или галечным
	3169,97 
	2081,91 
	1079,39 
	125,39 
	8,67 
	237,12 

	(408-9170)
	  Балласт, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(122)  
	-  

	32-03-001-03
	      песчаным
	1642,07 
	1537,90 
	104,17 
	0,00 
	0,00 
	175,16 

	(408-9170)
	  Балласт, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(119)  
	-  

	Раздел 4. УКЛАДКА ПУТИ РЕЛЬСАМИ ТРАМВАЙНОГО И ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ПРОФИЛЯ НА ДЕРЕВЯННЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ШПАЛАХ 

   

	Таблица 32-04-001. Укладка пути звеньями длиной 12,5 м на прямых участках рельсами типа ТВ-60 

   

	
	Измеритель: 1 км пути

	
	Укладка пути звеньями длиной 12,5 м на прямых участках рельсами типа ТВ-60:

	32-04-001-01
	      со скреплением ЛС-05.3, на 1 км количество железобетонных шпал 1680 шт.
	837144,86 
	16948,19 
	36669,06 
	3275,62 
	783527,61 
	1874,8 

	(403-9033)
	  Шпалы железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1680)  
	-  

	32-04-001-02
	      со скреплением ЛС-05.3, на 1 км количество железобетонных шпал 1520 шт.
	804758,69 
	15861,31 
	34083,33 
	3051,14 
	754814,05 
	1754,57 

	(403-9033)
	  Шпалы железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1520)  
	-  

	32-04-001-03
	      с шурупным скреплением, на 1 км количество деревянных шпал 1680 шт.
	1140830,85 
	13302,36 
	27920,19 
	2492,94 
	1099608,30 
	1471,5 

	32-04-001-04
	      с шурупным скреплением, на 1 км количество деревянных шпал 1520 шт.
	1081059,04 
	12743,69 
	27323,15 
	2432,77 
	1040992,20 
	1409,7 

	Таблица 32-04-002. Укладка пути отдельными элементами 

   

	
	Измеритель: 1 км пути

	
	Укладка пути отдельными элементами на:

	32-04-002-01
	      кривых участках рельсами типа ТВ-65 с шурупным скреплением, на 1 км количество деревянных шпал 1840 шт.
	1263688,41 
	20506,34 
	20890,87 
	2536,63 
	1222291,20 
	2268,4 

	32-04-002-02
	      кривых участках рельсами типа ТВ-65 с шурупным скреплением, на 1 км количество деревянных шпал 1680 шт.
	1204147,32 
	19904,27 
	20741,14 
	2532,04 
	1163501,91 
	2201,8 

	32-04-002-03
	      кривых участках рельсами типа ТВ-65 с шурупным скреплением, на 1 км количество деревянных шпал 1520 шт.
	1143534,00 
	18918,91 
	20160,98 
	2469,38 
	1104454,11 
	2092,8 

	32-04-002-04
	      кривых участках рельсами типа ТВ-65 с шурупным скреплением, на 1 км количество деревянных шпал 1440 шт.
	1113066,86 
	18327,70 
	19793,72 
	2430,61 
	1074945,44 
	2027,4 

	32-04-002-05
	      прямых участках рельсами типа ТВ-60 с шурупным скреплением, на 1 км количество деревянных шпал 1680 шт.
	1126968,38 
	13105,29 
	14094,33 
	1688,65 
	1099768,76 
	1449,7 

	32-04-002-06
	      прямых участках рельсами типа ТВ-60 с шурупным скреплением, на 1 км количество деревянных шпал 1520 шт.
	1066773,95 
	12218,46 
	13505,24 
	1624,89 
	1041050,25 
	1351,6 

	32-04-002-07
	      прямых участках рельсами типа ТВ-60 с шурупным скреплением, на 1 км количество деревянных шпал 1440 шт.
	1036383,27 
	11346,65 
	13271,87 
	1598,81 
	1011764,75 
	1255,16 

	32-04-002-08
	      прямых участках рельсами типа ТВ-60 со скреплением ЛС-05.3, на 1 км количество железобетонных шпал 1680 шт.
	818043,93 
	15962,83 
	18361,33 
	2205,96 
	783719,77 
	1765,8 

	(403-9033)
	  Шпалы железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1680)  
	-  

	32-04-002-09
	      прямых участках рельсами типа ТВ-60 со скреплением ЛС-05.3, на 1 км количество железобетонных шпал 1520 шт.
	789661,03 
	14878,94 
	17355,95 
	2093,14 
	757426,14 
	1645,9 

	(403-9033)
	  Шпалы железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1520)  
	-  

	Таблица 32-04-003. Укладка звеньевым способом прямых участков пути 

   

	
	Измеритель: 1 км пути

	
	Укладка звеньевым способом прямых участков пути рельсами типа:

	32-04-003-01
	      Р-65 со скреплением ЛС-05.3 при количестве железобетонных шпал ЛШ-5 1680 шт. на 1 км
	1203097,13 
	13878,32 
	34852,45 
	3113,62 
	1154366,36 
	1515,1 

	(403-9033)
	  Шпалы железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1680)  
	-  

	32-04-003-02
	      Р-50 со скреплением ЛС-05.3 при количестве железобетонных шпал ЛШ-5 1680 шт. на 1 км
	927378,78 
	13778,47 
	33404,06 
	2991,13 
	880196,25 
	1504,2 

	(403-9033)
	  Шпалы железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1680)  
	-  

	32-04-003-03
	      Р-50 со скреплением ЛС-05.3 при количестве железобетонных шпал ЛШ-5 1520 шт. на 1 км
	895454,82 
	12780,03 
	31192,10 
	2801,90 
	851482,69 
	1395,2 

	(403-9033)
	  Шпалы железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1520)  
	-  

	32-04-003-04
	      Р-43 со скреплением ЛС-05.3 при количестве железобетонных шпал ЛС-5 1520 шт. на 1 км
	1018209,57 
	12680,19 
	30424,39 
	2736,99 
	975104,99 
	1384,3 

	(403-9033)
	  Шпалы железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1520)  
	-  

	32-04-003-05
	      Р-65 с шурупным скреплением при количестве деревянных шпал 1680 шт. на 1 км
	1530942,11 
	11627,25 
	26621,87 
	2325,42 
	1492692,99 
	1286,2 

	32-04-003-06
	      Р-50 с шурупным скреплением при количестве деревянных шпал 1680 шт. на 1 км
	1235928,65 
	11430,18 
	24982,67 
	2189,35 
	1199515,80 
	1264,4 

	32-04-003-07
	      Р-50 с шурупным скреплением при количестве деревянных шпал 1520 шт. на 1 км
	1175855,76 
	11664,76 
	23574,86 
	2077,95 
	1140616,14 
	1290,35 

	32-04-003-08
	      Р-43 с шурупным скреплением при количестве деревянных шпал 1520 шт. на 1 км
	1287109,36 
	10185,10 
	22831,55 
	2014,28 
	1254092,71 
	1126,67 

	Таблица 32-04-004. Укладка пути отдельными элементами на деревянных шпалах с шурупным скреплением 

   

	
	Измеритель: 1 км пути

	
	Укладка пути отдельными элементами на деревянных шпалах с шурупным скреплением на прямых участках рельсами типа:

	32-04-004-01
	      Р-50 при количестве шпал 1440 шт. на 1 км
	1132246,04 
	9928,37 
	11152,58 
	1334,69 
	1111165,09 
	1111,8 

	32-04-004-02
	      Р-43 при количестве шпал 1440 шт. на 1 км
	1246258,68 
	9928,37 
	10988,36 
	1305,50 
	1225341,95 
	1111,8 

	
	Укладка пути отдельными элементами на деревянных шпалах с шурупным скреплением на кривых участках рельсами типа:

	32-04-004-03
	      Р-65 при количестве шпал 1840 шт. на 1 км
	1629559,13 
	16547,29 
	18700,23 
	2328,48 
	1594311,61 
	1853 

	32-04-004-04
	      Р-50 при количестве шпал 1840 шт. на 1 км
	1321483,66 
	16352,62 
	17613,72 
	2139,38 
	1287517,32 
	1831,2 

	32-04-004-05
	      Р-65 при количестве шпал 1680 шт. на 1 км
	1567014,50 
	15573,92 
	18102,44 
	2265,19 
	1533338,14 
	1744 

	32-04-004-06
	      Р-50 при количестве шпал 1680 шт. на 1 км
	1260846,05 
	15379,25 
	17015,93 
	2076,46 
	1228450,87 
	1722,2 

	32-04-004-07
	      Р-50 при количестве шпал 1520 шт. на 1 км
	1199855,05 
	14308,54 
	16429,45 
	2013,22 
	1169117,06 
	1602,3 

	32-04-004-08
	      Р-43 при количестве шпал 1520 шт. на 1 км
	1317608,26 
	14308,54 
	16001,08 
	1940,52 
	1287298,64 
	1602,3 

	32-04-004-09
	      Р-50 при количестве шпал 1440 шт. на 1 км
	1169417,21 
	13821,85 
	16142,76 
	1983,58 
	1139452,60 
	1547,8 

	32-04-004-10
	      Р-43 при количестве шпал 1440 шт. на 1 км
	1287606,71 
	13724,52 
	15550,16 
	1881,69 
	1258332,03 
	1536,9 

	Раздел 5. УСТРОЙСТВО ПУТИ НА МОСТАХ ИЛИ ПУТЕПРОВОДАХ 

   

	Таблица 32-05-001. Устройство пути на мостах или путепроводах из рельсов трамвайного профиля 

   

	
	Измеритель: 1 км одиночного пути

	
	Устройство пути на мостах или путепроводах из рельсов трамвайного профиля типа:

	32-05-001-01
	      ТВ-65
	1220715,45 
	39498,77 
	70706,13 
	7227,32 
	1110510,55 
	4458,1 

	(401-9030)
	  Бетон монолитный, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(617)  
	-  

	(403-9022)
	  Конструкции сборные железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(118)  
	-  

	32-05-001-02
	      ТН-60
	1180930,91 
	39595,34 
	73376,07 
	7508,84 
	1067959,50 
	4469 

	(401-9030)
	  Бетон монолитный, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(640)  
	-  

	(403-9022)
	  Конструкции сборные железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(118)  
	-  

	32-05-001-03
	      ТН-55
	1143850,91 
	39595,34 
	73376,07 
	7508,84 
	1030879,50 
	4469 

	(401-9030)
	  Бетон монолитный, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(640)  
	-  

	(403-9022)
	  Конструкции сборные железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(118)  
	-  

	Раздел 6. УКЛАДКА СТРЕЛОЧНЫХ ПЕРЕВОДОВ, ГЛУХИХ ПЕРЕСЕЧЕНИЙ И УЗЛОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ НА ТРАМВАЙНЫХ ПУТЯХ 

   

	Таблица 32-06-001. Укладка литых одиночных стрелочных переводов 

   

	
	Измеритель: 1 компл.

	
	Укладка литых одиночных стрелочных переводов:

	32-06-001-01
	      N эпюры 2398, 3191
	8723,55 
	1438,63 
	718,66 
	61,47 
	6566,26 
	159,14 

	(105-9122)
	  Перевод стрелочный, (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	32-06-001-02
	      N эпюры 2398а, 3191а
	9616,74 
	1580,19 
	751,15 
	65,21 
	7285,40 
	174,8 

	(105-9122)
	  Перевод стрелочный, (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	32-06-001-03
	      N эпюры 640а, б
	9569,38 
	1517,45 
	766,53 
	67,16 
	7285,40 
	167,86 

	(105-9122)
	  Перевод стрелочный, (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	32-06-001-04
	      N эпюры 2394а
	9808,12 
	1527,31 
	779,56 
	68,84 
	7501,25 
	168,95 

	(105-9122)
	  Перевод стрелочный, (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	32-06-001-05
	      N эпюры 640
	10405,96 
	1586,43 
	814,88 
	71,34 
	8004,65 
	175,49 

	(105-9122)
	  Перевод стрелочный, (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	32-06-001-06
	      N эпюры 878а
	11998,57 
	1684,97 
	871,17 
	78,00 
	9442,43 
	186,39 

	(105-9122)
	  Перевод стрелочный, (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	32-06-001-07
	      N эпюры 364
	11765,36 
	1694,82 
	879,14 
	78,38 
	9191,40 
	187,48 

	(105-9122)
	  Перевод стрелочный, (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	32-06-001-08
	      N эпюры 878
	12868,81 
	1783,50 
	923,25 
	82,58 
	10162,06 
	197,29 

	(105-9122)
	  Перевод стрелочный, (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	Таблица 32-06-002. Укладка литых стрелочных переводов с пересечением, съездов, разветвлений 

   

	
	Измеритель: 1 компл.

	
	Укладка литых стрелочных переводов с пересечением:

	32-06-002-01
	      N эпюры 30330
	16994,89 
	2675,84 
	1424,53 
	117,58 
	12894,52 
	296 

	(105-9124)
	  Соединения узлов, (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	32-06-002-02
	      N эпюры 481, 481а
	18340,37 
	2991,06 
	1482,57 
	131,08 
	13866,74 
	330,87 

	(105-9124)
	  Соединения узлов, (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	32-06-002-03
	      N эпюры 505
	21306,46 
	2886,20 
	1692,25 
	151,50 
	16728,01 
	319,27 

	(105-9124)
	  Соединения узлов, (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	
	Укладка съездов:

	32-06-002-04
	      N эпюры 811
	25104,39 
	3468,47 
	1816,50 
	162,65 
	19819,42 
	383,68 

	(105-9124)
	  Соединения узлов, (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	32-06-002-05
	      N эпюры 811а
	23852,97 
	3310,81 
	1693,15 
	152,87 
	18849,01 
	366,24 

	(105-9124)
	  Соединения узлов, (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	32-06-002-06
	Укладка разветвления двухколейного симметричного, N эпюры 30888
	25827,27 
	4276,46 
	2117,77 
	189,85 
	19433,04 
	473,06 

	(105-9124)
	  Соединения узлов, (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	Таблица 32-06-003. Укладка сборных одиночных стрелочных переводов 

   

	
	Измеритель: 1 компл.

	
	Укладка сборных одиночных стрелочных переводов для кривых:

	32-06-003-01
	      радиусом 50 м из рельсов типа ТВ-65
	10789,10 
	778,07 
	861,18 
	80,96 
	9149,85 
	80,88 

	(105-9122)
	  Перевод стрелочный, (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	32-06-003-02
	      радиусом 50 м из рельсов типа Р-65
	12080,61 
	1008,75 
	1056,90 
	96,43 
	10014,96 
	104,86 

	(105-9122)
	  Перевод стрелочный, (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	32-06-003-03
	      радиусом 50 м из рельсов типа Р-50
	12019,52 
	1002,40 
	1002,16 
	86,86 
	10014,96 
	104,2 

	(105-9122)
	  Перевод стрелочный, (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	32-06-003-04
	      радиусом 50 м из рельсов типа Р-43
	12042,80 
	997,21 
	1030,63 
	81,52 
	10014,96 
	103,66 

	(105-9122)
	  Перевод стрелочный, (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	32-06-003-05
	      радиусом 30 м из рельсов типа ТВ-65
	8887,64 
	691,00 
	772,60 
	69,16 
	7424,04 
	71,83 

	(105-9122)
	  Перевод стрелочный, (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	32-06-003-06
	      радиусом 30 м из рельсов типа Р-65
	10038,10 
	846,18 
	903,01 
	78,86 
	8288,91 
	87,96 

	(105-9122)
	  Перевод стрелочный, (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	32-06-003-07
	      радиусом 30 м из рельсов типа Р-50
	9985,34 
	840,98 
	855,45 
	71,62 
	8288,91 
	87,42 

	(105-9122)
	  Перевод стрелочный, (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	32-06-003-08
	      радиусом 30 м из рельсов типа Р-43
	9957,89 
	836,75 
	832,23 
	67,61 
	8288,91 
	86,98 

	(105-9122)
	  Перевод стрелочный, (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	Таблица 32-06-004. Укладка глухих пересечений 

   

	
	Измеритель: 1 компл.

	
	Укладка глухих пересечений криволинейных радиусом от 20 до 50 м для рельсов типа:

	32-06-004-01
	      ТВ-65
	12553,53 
	839,99 
	812,56 
	78,81 
	10900,98 
	88,42 

	(105-9123)
	  Пересечение глухое, (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	32-06-004-02
	      Р-65
	13827,35 
	1252,96 
	1240,97 
	103,71 
	11333,42 
	131,89 

	(105-9123)
	  Пересечение глухое, (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	32-06-004-03
	      Р-50, Р-43
	13751,47 
	1242,60 
	1175,45 
	92,27 
	11333,42 
	130,8 

	(105-9123)
	  Пересечение глухое, (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	32-06-004-04
	Укладка глухих пересечений прямолинейных под углом 60, 90 градусов для рельсов типа ТВ-65, Р-65,Р- 50, Р-43
	1444,03 
	152,19 
	189,93 
	19,50 
	1101,91 
	16,02 

	(105-9123)
	  Пересечение глухое, (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	Раздел 7. УКЛАДКА И РАЗБОРКА ТЕМПЕРАТУРНЫХ КОМПЕНСАТОРОВ 

   

	Таблица 32-07-001. Укладка и разборка температурных компенсаторов 

   

	
	Измеритель: 1 компл.

	32-07-001-01
	Укладка температурных компенсаторов из рельсов трамвайного профиля
	6191,16 
	123,76 
	97,14 
	6,81 
	5970,26 
	13,69 

	32-07-001-02
	Разборка температурных компенсаторов из рельсов трамвайного профиля
	154,44 
	75,39 
	79,05 
	6,81 
	0,00 
	8,34 

	Раздел 8. УСТАНОВКА КОНТРРЕЛЬСОВ И ПУТЕВЫХ ТЯГ 

   

	Таблица 32-08-001. Изготовление и установка контррельсов из рельсов железнодорожного профиля 

   

	
	Измеритель: 1 км контррельса

	
	Изготовление и установка контррельсов из рельсов железнодорожного профиля на кривых радиусом до 200 м из рельсов типа:

	32-08-001-01
	      Р-65 при количестве деревянных шпал 1840, 1680 шт. на 1 км
	292648,47 
	6645,89 
	6727,78 
	830,63 
	279274,80 
	674,71 

	32-08-001-02
	      Р-50 при количестве деревянных шпал 1840, 1680 шт. на 1 км
	253227,94 
	6570,74 
	6162,13 
	732,11 
	240495,07 
	667,08 

	32-08-001-03
	      Р-50 при количестве деревянных шпал 1520, 1440 шт. на 1 км
	239663,16 
	6110,64 
	6162,13 
	732,11 
	227390,39 
	620,37 

	32-08-001-04
	      Р-43 при количестве деревянных шпал 1520, 1440 шт. на 1 км
	215459,59 
	6420,43 
	5916,29 
	679,52 
	203122,87 
	651,82 

	
	Изготовление и установка контррельсов из рельсов железнодорожного профиля на кривых радиусом более 200 м из рельсов типа:

	32-08-001-05
	      Р-50 при количестве деревянных шпал 1440 шт. на 1 км
	229582,82 
	5282,36 
	6218,19 
	731,98 
	218082,27 
	536,28 

	32-08-001-06
	      Р-43 при количестве деревянных шпал 1440 шт. на 1 км
	206207,38 
	5228,68 
	5916,29 
	679,52 
	195062,41 
	530,83 

	Таблица 32-08-002. Установка путевых тяг 

   

	
	Измеритель: 100 тяг

	32-08-002-01
	Установка путевых тяг на прямых участках пути из рельсов всех типов
	7784,17 
	639,86 
	206,94 
	0,00 
	6937,37 
	64,96 

	
	Установка путевых тяг на кривых участках пути из рельсов:

	32-08-002-02
	      трамвайного профиля без контррельсов
	8344,04 
	1199,73 
	206,94 
	0,00 
	6937,37 
	121,8 

	32-08-002-03
	      железнодорожного профиля Р-50 с одним контррельсом
	10724,28 
	1565,36 
	310,42 
	0,00 
	8848,50 
	158,92 

	32-08-002-04
	      железнодорожного профиля Р-65 с одним контррельсом
	10936,62 
	1565,36 
	310,42 
	0,00 
	9060,84 
	158,92 

	32-08-002-05
	      железнодорожного профиля Р-43 с одним контррельсом
	10299,58 
	1565,36 
	310,42 
	0,00 
	8423,80 
	158,92 

	32-08-002-06
	      железнодорожного профиля Р-50 с двумя контррельсами
	13184,50 
	2010,98 
	413,89 
	0,00 
	10759,63 
	204,16 

	32-08-002-07
	      железнодорожного профиля Р-65 с двумя контррельсами
	13610,17 
	2011,96 
	413,89 
	0,00 
	11184,32 
	204,26 

	32-08-002-08
	      железнодорожного профиля Р-43 с двумя контррельсами
	12335,11 
	2010,98 
	413,89 
	0,00 
	9910,24 
	204,16 

	Раздел 9. СБОРКА И СВАРКА СТЫКОВ 

   

	Таблица 32-09-001. Сборка стыков на болтах и сварка 

   

	
	Измеритель: 100 стыков нитки

	32-09-001-01
	Сборка стыков на болтах
	27819,71 
	2176,20 
	933,50 
	90,67 
	24710,01 
	240,73 

	32-09-001-02
	Сварка стыков термитная
	22531,59 
	5251,97 
	313,51 
	14,83 
	16966,11 
	580,97 

	32-09-001-03
	Сварка стыков электродуговая (ванный способ)
	13331,06 
	2207,21 
	6882,78 
	0,00 
	4241,07 
	244,16 

	Раздел 10. УКЛАДКА И РАЗБОРКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ ДОРОЖНОГО ПОКРЫТИЯ ТРАМВАЙНЫХ ПУТЕЙ 

   

	Таблица 32-10-001. Укладка и разборка железобетонных плит покрытия трамвайных путей 

   

	
	Измеритель: 100 м2 покрытия

	32-10-001-01
	Укладка железобетонных плит покрытия трамвайных путей при толщине плиты 100 мм
	2331,93 
	614,84 
	624,44 
	75,86 
	1092,65 
	72,59 

	(403-9015)
	  Плиты железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(9,34)  
	-  

	32-10-001-02
	Укладка железобетонных плит покрытия трамвайных путей при толщине плиты 120 мм
	2813,76 
	629,66 
	718,01 
	87,23 
	1466,09 
	74,34 

	(403-9015)
	  Плиты железобетонные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(11,21)  
	-  

	32-10-001-03
	Разборка железобетонных плит покрытия трамвайных путей
	1433,89 
	80,89 
	1353,00 
	173,33 
	0,00 
	9,55 

	Раздел 11. ПОСЛЕОСАДОЧНЫЙ РЕМОНТ ПУТЕЙ 

   

	Таблица 32-11-001. Послеосадочный ремонт трамвайных путей 

   

	
	Измеритель: 1 км пути

	
	Послеосадочный ремонт трамвайных путей на железобетонных шпалах при балласте:

	32-11-001-01
	      щебеночном
	11855,44 
	11106,01 
	749,43 
	70,23 
	0,00 
	1253,5 

	32-11-001-02
	      гравийном, галечном, песчаном
	8766,51 
	8102,56 
	663,95 
	61,25 
	0,00 
	914,51 

	
	Послеосадочный ремонт трамвайных путей на деревянных шпалах при балласте:

	32-11-001-03
	      щебеночном
	10711,26 
	9961,83 
	749,43 
	70,23 
	0,00 
	1124,36 

	32-11-001-04
	      гравийном, галечном, песчаном
	8839,99 
	8189,48 
	650,51 
	59,83 
	0,00 
	924,32 

	Раздел 12. РАЗБОРКА ПУТИ, СТРЕЛОЧНЫХ ПЕРЕВОДОВ, ГЛУХИХ ПЕРЕСЕЧЕНИЙ И УЗЛОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ 

   

	Таблица 32-12-001. Разборка пути из рельсов трамвайного и железнодорожного профиля 

   

	
	Измеритель: 1 км пути

	
	Разборка пути из рельсов трамвайного и железнодорожного профиля типа:

	32-12-001-01
	      ТВ-60, Р-65, Р-50 при количестве железобетонных шпал 1680 шт. на 1 км
	38879,22 
	13966,70 
	24517,37 
	2893,27 
	395,15 
	1590,74 

	32-12-001-02
	      ТВ-60, Р-50, Р-43 при количестве железобетонных шпал 1520 шт. на 1 км
	35687,87 
	12632,66 
	22660,06 
	2674,68 
	395,15 
	1438,8 

	32-12-001-03
	      ТВ-65, Р-65, Р-50 при количестве деревянных шпал 1840 шт. на 1 км
	38496,53 
	18183,38 
	19918,00 
	2235,73 
	395,15 
	2071 

	32-12-001-04
	      ТВ-65, ТВ-60, Р-65, Р-50 при количестве деревянных шпал 1680 шт. на 1 км
	36325,19 
	16550,65 
	19379,39 
	2170,31 
	395,15 
	1885,04 

	32-12-001-05
	      ТВ-65, ТВ-60, Р-50, Р-43 при количестве деревянных шпал 1520 шт. на 1 км
	35054,99 
	15886,53 
	18773,31 
	2089,04 
	395,15 
	1809,4 

	32-12-001-06
	      ТВ-65, ТВ-60, Р-50, Р-43 при количестве деревянных шпал 1440 шт. на 1 км
	34188,61 
	15312,32 
	18481,14 
	2054,51 
	395,15 
	1744 

	Таблица 32-12-002. Разборка сборных одиночных переводов и глухих пересечений 

   

	
	Измеритель: 1 км пути

	32-12-002-01
	Разборка сборных одиночных переводов из рельсов трамвайного профиля
	976,80 
	505,46 
	432,28 
	48,76 
	39,06 
	57,57 

	32-12-002-02
	Разборка сборных одиночных переводов из рельсов железнодорожного профиля
	984,96 
	463,23 
	482,67 
	50,77 
	39,06 
	52,76 

	32-12-002-03
	Разборка глухих пересечений из 4-х крестовин из рельсов трамвайного и железнодорожного профиля
	438,30 
	153,65 
	246,84 
	27,70 
	37,81 
	17,5 

	Таблица 32-12-003. Разборка литых одиночных переводов 

   

	
	Измеритель: 1 компл.

	32-12-003-01
	Разборка литых одиночных переводов
	811,87 
	389,47 
	382,09 
	43,30 
	40,31 
	45,13 

	Таблица 32-12-004. Разборка стрелочных переводов с пересечением, съездов, разветвлений 

   

	
	Измеритель: 1 компл.

	32-12-004-01
	Разборка стрелочных переводов с пересечением
	1414,50 
	609,54 
	723,41 
	82,75 
	81,55 
	70,63 

	32-12-004-02
	Разборка съездов
	1754,70 
	820,80 
	887,36 
	103,77 
	46,54 
	95,11 

	32-12-004-03
	Разборка разветвлений двухколейных
	1860,42 
	824,94 
	948,64 
	107,51 
	86,84 
	95,59 
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