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Часть 33. Линии электропередачи

	Номера

расценок
	Наименование и характеристика

строительных работ и конструкций
	Прямые

затраты,

руб.
	В том числе, руб.
	Затраты

труда

рабочих,

чел.-ч.

	
	
	
	оплата

труда

рабочих
	эксплуатация машин
	материалы
	

	Коды

неучтенных

материалов
	Наименование и характеристика

неучтенных расценками материалов,

единица измерения
	
	
	всего
	в т.ч.

оплата

труда

машинистов
	расход

неучтенных

материалов
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Раздел 1. ВОЗДУШНЫЕ ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ НАПРЯЖЕНИЕМ 35-1150 кВ 

   

	Подраздел 1.1 ФУНДАМЕНТЫ ИЗ СБОРНЫХ И МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ПОД ОПОРЫ ВЛ 35-1150 кВ 

   

	Таблица 33-01-001. Установка сборных железобетонных фундаментов под железобетонные центрифугированные опоры ВЛ 35-500 кВ и стальные опоры ВЛ 35-1150 кВ 

   

	
	Измеритель: 1 м3 конструкций

	
	Установка сборных железобетонных неразъемных подножников:

	33-01-001-01
	      под промежуточные свободностоящие опоры объемом до 0,6 м3
	2023,28 
	42,56 
	227,11 
	14,77 
	1753,61 
	4,48 

	33-01-001-02
	      под промежуточные свободностоящие опоры объемом до 2 м3
	1935,37 
	36,20 
	189,85 
	12,60 
	1709,32 
	3,81 

	33-01-001-03
	      под промежуточные свободностоящие опоры объемом до 3 м3
	1952,17 
	33,54 
	209,31 
	11,65 
	1709,32 
	3,53 

	33-01-001-04
	      под опоры с оттяжками объемом до 1 м3
	2183,72 
	46,08 
	240,12 
	15,99 
	1897,52 
	4,85 

	33-01-001-05
	      под опоры с оттяжками объемом до 2 м3
	2037,13 
	40,76 
	220,62 
	14,09 
	1775,75 
	4,29 

	33-01-001-06
	      под опоры с оттяжками объемом до 2,5 м3
	1944,52 
	25,46 
	187,59 
	8,81 
	1731,47 
	2,68 

	33-01-001-07
	      под анкерно-угловые опоры объемом до 1,5 м3
	1938,85 
	36,96 
	192,57 
	12,87 
	1709,32 
	3,89 

	33-01-001-08
	      под анкерно-угловые опоры объемом до 3 м3
	1983,17 
	37,91 
	238,15 
	14,03 
	1707,11 
	3,99 

	33-01-001-09
	Установка сборных железобетонных разъемных подножников под анкерно-угловые опоры объемом до 5 м3
	2023,58 
	39,81 
	252,30 
	14,75 
	1731,47 
	4,19 

	
	Установка сборных железобетонных анкерных плит объемом:

	33-01-001-10
	      до 0,5 м3
	3124,50 
	43,89 
	278,71 
	12,99 
	2801,90 
	4,62 

	33-01-001-11
	      до 1,5 м3
	2843,75 
	32,87 
	238,69 
	19,72 
	2572,19 
	3,46 

	33-01-001-12
	Установка сборных железобетонных опорных и подкладных плит объемом до 1,5 м3
	1367,06 
	25,37 
	185,44 
	15,08 
	1156,25 
	2,67 

	
	Установка сборных железобетонных ригелей:

	33-01-001-13
	      к железобетонным опорам объемом до 0,1 м3
	3306,45 
	169,67 
	1335,03 
	66,58 
	1801,75 
	17,86 

	(101-9030)
	  Детали крепления, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	33-01-001-14
	      к железобетонным опорам объемом до 0,3 м3
	2399,11 
	67,26 
	530,10 
	26,45 
	1801,75 
	7,08 

	(101-9030)
	  Детали крепления, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	33-01-001-15
	      к фундаментам объемом до 0,1 м3
	3107,79 
	177,75 
	1128,29 
	52,66 
	1801,75 
	18,71 

	(101-9030)
	  Детали крепления, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	33-01-001-16
	      к фундаментам объемом до 0,2 м3
	2684,59 
	120,08 
	762,76 
	35,73 
	1801,75 
	12,64 

	(101-9030)
	  Детали крепления, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	Таблица 33-01-002. Устройство монолитных железобетонных фундаментов под стальные опоры ВЛ 35-1150 кВ 

   

	
	Измеритель: 1 м3 фундаментов

	
	Устройство монолитных железобетонных фундаментов:

	33-01-002-01
	      из тяжелого бетона, приготавливаемого на строительной площадке, объемом до 25 м3
	679,05 
	47,60 
	167,02 
	11,75 
	464,43 
	5,33 

	(101-9662)
	  Болты анкерные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(204-9001)
	  Арматура, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	33-01-002-02
	      из тяжелого бетона, приготавливаемого на строительной площадке, объемом свыше 25 м3
	568,68 
	30,18 
	128,80 
	11,28 
	409,70 
	3,38 

	(101-9662)
	  Болты анкерные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(204-9001)
	  Арматура, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	33-01-002-03
	      из привозного тяжелого бетона объемом до 25 м3
	829,17 
	33,40 
	200,41 
	8,28 
	595,36 
	3,74 

	(101-9662)
	  Болты анкерные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(204-9001)
	  Арматура, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	33-01-002-04
	      из привозного тяжелого бетона объемом свыше 25 м3
	718,80 
	15,98 
	162,19 
	7,80 
	540,63 
	1,79 

	(101-9662)
	  Болты анкерные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(204-9001)
	  Арматура, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	Подраздел 1.2 ОПОРЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ЦЕНТРИФУГИРОВАННЫЕ ВЛ 35-500 кВ 

   

	Таблица 33-01-007. Бурение котлованов под железобетонные центрифугированные опоры ВЛ 35-500 кВ 

   

	
	Измеритель: 1 котлован

	
	Бурение котлованов на глубину бурения:

	33-01-007-01
	      до 3 м, 1 группа грунтов
	97,61 
	5,54 
	92,07 
	6,61 
	0,00 
	0,55 

	33-01-007-02
	      до 3 м, 2 группа грунтов
	183,22 
	10,38 
	172,84 
	12,41 
	0,00 
	1,03 

	33-01-007-03
	      до 4 м, 1 группа грунтов
	140,41 
	7,96 
	132,45 
	9,51 
	0,00 
	0,79 

	33-01-007-04
	      до 4 м, 2 группа грунтов
	253,47 
	14,41 
	239,06 
	17,17 
	0,00 
	1,43 

	
	При изменении глубины на каждый последующий 1 м бурения добавлять:

	33-01-007-05
	      к расценке 33-01-007-03
	44,52 
	2,52 
	42,00 
	3,02 
	0,00 
	0,25 

	33-01-007-06
	      к расценке 33-01-007-04
	73,69 
	4,23 
	69,46 
	4,99 
	0,00 
	0,42 

	Таблица 33-01-008. Установка железобетонных центрифугированных опор ВЛ 35-500 кВ в пробуренные котлованы 

   

	
	Измеритель: 1 м3 опор

	
	Установка железобетонных центрифугированных опор промежуточных, свободностоящих:

	33-01-008-01
	      одностоечных, одноцепных объемом до 2 м3
	5181,67 
	77,92 
	459,02 
	31,72 
	4644,73 
	7,4 

	(101-1714)
	  Болты с гайками и шайбами строительные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(110-9126)
	  Металлические плакаты, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(110-9280)
	  Конструкции стальные сборных железобетонных центрифугированных опор ВЛ, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	33-01-008-02
	      одностоечных, одноцепных объемом до 3 м3
	5127,78 
	70,13 
	421,68 
	29,83 
	4635,97 
	6,66 

	(101-1714)
	  Болты с гайками и шайбами строительные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(110-9126)
	  Металлические плакаты, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(110-9280)
	  Конструкции стальные сборных железобетонных центрифугированных опор ВЛ, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	33-01-008-03
	      одностоечных, двухцепных объемом до 2 м3
	5330,22 
	97,40 
	588,09 
	42,17 
	4644,73 
	9,25 

	(101-1714)
	  Болты с гайками и шайбами строительные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(110-9126)
	  Металлические плакаты, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(110-9280)
	  Конструкции стальные сборных железобетонных центрифугированных опор ВЛ, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	33-01-008-04
	      одностоечных, двухцепных объемом до 3 м3
	5167,95 
	75,39 
	456,59 
	32,73 
	4635,97 
	7,16 

	(101-1714)
	  Болты с гайками и шайбами строительные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(110-9126)
	  Металлические плакаты, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(110-9280)
	  Конструкции стальные сборных железобетонных центрифугированных опор ВЛ, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	33-01-008-05
	      П-образных, одно и двухцепных объемом до 5,6 м3
	5593,62 
	112,63 
	845,02 
	58,81 
	4635,97 
	10,39 

	(101-1714)
	  Болты с гайками и шайбами строительные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(110-9126)
	  Металлические плакаты, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(110-9280)
	  Конструкции стальные сборных железобетонных центрифугированных опор ВЛ, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	
	Установка железобетонных центрифугированных опор анкерно-угловых, одноцепных, на оттяжках:

	33-01-008-06
	      одностоечных объемом до 2,5 м3
	5892,33 
	215,49 
	1036,49 
	68,91 
	4640,35 
	20,76 

	(101-1714)
	  Болты с гайками и шайбами строительные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(110-9126)
	  Металлические плакаты, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(110-9212)
	  Оттяжки стальные тросовые ВЛ и ОРУ, (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(110-9280)
	  Конструкции стальные сборных железобетонных центрифугированных опор ВЛ, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	33-01-008-07
	      одностоечных объемом до 3 м3
	5790,78 
	192,45 
	962,36 
	66,07 
	4635,97 
	18,54 

	(101-1714)
	  Болты с гайками и шайбами строительные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(110-9126)
	  Металлические плакаты, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(110-9212)
	  Оттяжки стальные тросовые ВЛ и ОРУ, (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(110-9280)
	  Конструкции стальные сборных железобетонных центрифугированных опор ВЛ, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	33-01-008-08
	      трехстоечных объемом до 8 м3
	6023,11 
	250,95 
	1139,69 
	77,58 
	4632,47 
	23,15 

	(101-1714)
	  Болты с гайками и шайбами строительные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(110-9126)
	  Металлические плакаты, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(110-9212)
	  Оттяжки стальные тросовые ВЛ и ОРУ, (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(110-9280)
	  Конструкции стальные сборных железобетонных центрифугированных опор ВЛ, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	Таблица 33-01-009. Установка железобетонных центрифугированных опор ВЛ 35-220 кВ в отрытые котлованы 

   

	
	Измеритель: 1 м3 опор

	
	Установка железобетонных центрифугированных опор промежуточных, свободностоящих, одностоечных, одно- и двухцепных объемом:

	33-01-009-01
	      до 2 м3
	5595,30 
	92,03 
	884,82 
	31,30 
	4618,45 
	9,24 

	(101-1714)
	  Болты с гайками и шайбами строительные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(110-9126)
	  Металлические плакаты, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(110-9280)
	  Конструкции стальные сборных железобетонных центрифугированных опор ВЛ, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	33-01-009-02
	      до 3 м3
	5378,86 
	71,51 
	688,90 
	24,40 
	4618,45 
	7,18 

	(101-1714)
	  Болты с гайками и шайбами строительные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(110-9126)
	  Металлические плакаты, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(110-9280)
	  Конструкции стальные сборных железобетонных центрифугированных опор ВЛ, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	Таблица 33-01-010. Установка стальных лестниц на железобетонные центрифугированные опоры ВЛ 35-500 кВ 

   

	
	Измеритель: 1 т конструкций

	33-01-010-01
	Установка стальных лестниц на железобетонные центрифугированные опоры
	12370,03 
	517,61 
	0,00 
	0,00 
	11852,42 
	51,35 

	(101-1714)
	  Болты с гайками и шайбами строительные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	Подраздел 1.3 ОПОРЫ СТАЛЬНЫЕ ВЛ 35-1150 кВ 

   

	Таблица 33-01-016. Установка стальных опор ВЛ 35-500 кВ 

   

	
	Измеритель: 1 т опор

	
	Установка стальных опор промежуточных:

	33-01-016-01
	      свободностоящих, одностоечных массой до 2 т
	12186,36 
	297,90 
	1495,41 
	100,05 
	10393,05 
	29,12 

	(101-1714)
	  Болты с гайками и шайбами строительные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(110-9126)
	  Металлические плакаты, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	33-01-016-02
	      свободностоящих, одностоечных массой до 4 т
	11894,28 
	246,65 
	1254,58 
	84,02 
	10393,05 
	24,11 

	(101-1714)
	  Болты с гайками и шайбами строительные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(110-9126)
	  Металлические плакаты, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	33-01-016-03
	      свободностоящих, одностоечных массой до 5 т
	12543,17 
	384,27 
	1765,85 
	117,53 
	10393,05 
	37,02 

	(101-1714)
	  Болты с гайками и шайбами строительные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(110-9126)
	  Металлические плакаты, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	33-01-016-04
	      свободностоящих, одностоечных массой до 7 т
	12366,47 
	339,95 
	1633,47 
	111,34 
	10393,05 
	32,75 

	(101-1714)
	  Болты с гайками и шайбами строительные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(110-9126)
	  Металлические плакаты, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	33-01-016-05
	      свободностоящих, одностоечных массой до 11 т
	12281,94 
	307,92 
	1580,97 
	103,14 
	10393,05 
	30,1 

	(101-1714)
	  Болты с гайками и шайбами строительные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(110-9126)
	  Металлические плакаты, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	33-01-016-06
	      свободностоящих, одностоечных массой до 15 т
	12124,10 
	304,92 
	1426,13 
	87,25 
	10393,05 
	30,25 

	(101-1714)
	  Болты с гайками и шайбами строительные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(110-9126)
	  Металлические плакаты, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	33-01-016-07
	      на оттяжках, одностоечных массой до 4 т
	13482,74 
	564,88 
	2524,81 
	168,34 
	10393,05 
	54,42 

	(101-1714)
	  Болты с гайками и шайбами строительные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(110-9126)
	  Металлические плакаты, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(110-9212)
	  Оттяжки стальные тросовые ВЛ и ОРУ, (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	33-01-016-08
	      на оттяжках, П-образных массой до 6 т
	13737,52 
	541,73 
	2802,74 
	194,03 
	10393,05 
	52,19 

	(101-1714)
	  Болты с гайками и шайбами строительные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(110-9126)
	  Металлические плакаты, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(110-9212)
	  Оттяжки стальные тросовые ВЛ и ОРУ, (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	33-01-016-09
	      на оттяжках, П-образных массой до 8 т
	12712,52 
	432,03 
	1887,44 
	117,35 
	10393,05 
	42,86 

	(101-1714)
	  Болты с гайками и шайбами строительные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(110-9126)
	  Металлические плакаты, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(110-9212)
	  Оттяжки стальные тросовые ВЛ и ОРУ, (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	
	Установка стальных опор анкерно-угловых, свободностоящих,:

	33-01-016-10
	      одностоечных массой до 5 т
	12415,35 
	327,90 
	1694,40 
	117,33 
	10393,05 
	31,14 

	(101-1714)
	  Болты с гайками и шайбами строительные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(110-9126)
	  Металлические плакаты, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	33-01-016-11
	      одностоечных массой до 15 т
	11906,76 
	255,24 
	1258,47 
	84,96 
	10393,05 
	24,59 

	(101-1714)
	  Болты с гайками и шайбами строительные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(110-9126)
	  Металлические плакаты, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	33-01-016-12
	      одностоечных массой до 25 т
	11749,78 
	226,28 
	1130,45 
	76,08 
	10393,05 
	21,8 

	(101-1714)
	  Болты с гайками и шайбами строительные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(110-9126)
	  Металлические плакаты, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	33-01-016-13
	      трехстоечных массой до 20 т
	12605,02 
	428,59 
	1783,38 
	102,89 
	10393,05 
	41,29 

	(101-1714)
	  Болты с гайками и шайбами строительные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(110-9126)
	  Металлические плакаты, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	Таблица 33-01-017. Установка стальных опор ВЛ 750 и 1150 кВ 

   

	
	Измеритель: 1 т опор

	
	Установка стальных опор ВЛ 750 кВ:

	33-01-017-01
	      промежуточных, свободностоящих
	1382,81 
	260,27 
	1122,54 
	68,44 
	0,00 
	25,82 

	(101-1714)
	  Болты с гайками и шайбами строительные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(110-9126)
	  Металлические плакаты, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(201-9025)
	  Опоры стальные оцинкованные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1,03)  
	-  

	33-01-017-02
	      промежуточных, П-образных, на оттяжках
	2651,41 
	458,14 
	2193,27 
	135,58 
	0,00 
	45,45 

	(101-1714)
	  Болты с гайками и шайбами строительные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(110-9126)
	  Металлические плакаты, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(110-9212)
	  Оттяжки стальные тросовые ВЛ и ОРУ, (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(201-9025)
	  Опоры стальные оцинкованные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1,03)  
	-  

	33-01-017-03
	      промежуточных, V-образных, на оттяжках
	2724,76 
	444,60 
	2280,16 
	143,41 
	0,00 
	43,46 

	(101-1714)
	  Болты с гайками и шайбами строительные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(110-9126)
	  Металлические плакаты, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(110-9212)
	  Оттяжки стальные тросовые ВЛ и ОРУ, (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(201-9025)
	  Опоры стальные оцинкованные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1,03)  
	-  

	33-01-017-04
	      анкерно-угловых, свободностоящих, трехстоечных
	1286,54 
	224,62 
	1061,92 
	66,48 
	0,00 
	21,64 

	(101-1714)
	  Болты с гайками и шайбами строительные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(110-9126)
	  Металлические плакаты, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(201-9025)
	  Опоры стальные оцинкованные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1,03)  
	-  

	
	Установка стальных опор ВЛ 1150 кВ:

	33-01-017-05
	      промежуточных, V-образных, на оттяжках
	2078,53 
	211,97 
	1866,56 
	130,56 
	0,00 
	21,52 

	(101-1714)
	  Болты с гайками и шайбами строительные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(110-9126)
	  Металлические плакаты, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(110-9212)
	  Оттяжки стальные тросовые ВЛ и ОРУ, (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(201-9025)
	  Опоры стальные оцинкованные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1,03)  
	-  

	33-01-017-06
	      анкерно-угловых, свободностоящих, четырехстоечных
	2129,80 
	229,68 
	1900,12 
	142,88 
	0,00 
	23,06 

	(101-1714)
	  Болты с гайками и шайбами строительные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(110-9126)
	  Металлические плакаты, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(201-9025)
	  Опоры стальные оцинкованные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1,03)  
	-  

	Таблица 33-01-018. Установка стальных опор ВЛ 35-330 кВ вертолетами 

   

	
	Измеритель: 1 опора

	
	Сборка стальных свободностоящих опор ВЛ 35-330 кВ массой:

	33-01-018-01
	      до 15 т
	13659,14 
	2856,20 
	10802,94 
	659,00 
	0,00 
	289,97 

	(101-1714)
	  Болты с гайками и шайбами строительные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(110-9126)
	  Металлические плакаты, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	(201-9024)
	  Опоры стальные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	33-01-018-02
	      до 25 т
	22622,40 
	4520,26 
	18102,14 
	1149,44 
	0,00 
	458,91 

	(101-1714)
	  Болты с гайками и шайбами строительные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(110-9126)
	  Металлические плакаты, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	(201-9024)
	  Опоры стальные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	
	Установка стальных свободностоящих опор ВЛ 35-330 кВ вертолетами массой:

	33-01-018-03
	      до 2 т
	177,66 
	67,47 
	110,19 
	0,00 
	0,00 
	6,85 

	(101-1714)
	  Болты с гайками и шайбами строительные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(110-9126)
	  Металлические плакаты, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	(201-9024)
	  Опоры стальные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	33-01-018-04
	      до 4 т
	200,46 
	72,76 
	127,70 
	0,00 
	0,00 
	7,84 

	(101-1714)
	  Болты с гайками и шайбами строительные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(110-9126)
	  Металлические плакаты, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	(201-9024)
	  Опоры стальные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	33-01-018-05
	      до 10 т
	251,65 
	91,41 
	160,24 
	0,00 
	0,00 
	9,85 

	(101-1714)
	  Болты с гайками и шайбами строительные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(110-9126)
	  Металлические плакаты, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	(201-9024)
	  Опоры стальные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	33-01-018-06
	      до 15 т
	922,74 
	165,22 
	757,52 
	37,26 
	0,00 
	16,98 

	(101-1714)
	  Болты с гайками и шайбами строительные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(110-9126)
	  Металлические плакаты, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	(201-9024)
	  Опоры стальные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	33-01-018-07
	      до 25 т
	1202,74 
	215,32 
	987,42 
	48,64 
	0,00 
	22,13 

	(101-1714)
	  Болты с гайками и шайбами строительные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(110-9126)
	  Металлические плакаты, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1)  
	-  

	(201-9024)
	  Опоры стальные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	Подраздел 1.4 ПРОВОДА И ГРОЗОЗАЩИТНЫЕ ТРОСЫ ВЛ 35-750 кВ 

   

	Таблица 33-01-024. Подвеска проводов ВЛ 35 и 110 кВ без пересечений с препятствиями 

   

	
	Измеритель: 1 км линии (3 провода)

	
	Подвеска проводов ВЛ 35 кВ сечением:

	33-01-024-01
	      до 70 мм2 без пересечений с препятствиями при длине анкерного пролета до 1 км
	8099,68 
	941,27 
	7158,41 
	222,49 
	0,00 
	93,38 

	(101-2557)
	  Патроны термитные со спичками, (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(110-9009)
	  Арматура линейная, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(110-9032)
	  Изоляторы линейные подвесные тарельчатые, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(502-9079)
	  Провода неизолированные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	33-01-024-02
	      до 70 мм2 без пересечений с препятствиями при длине анкерного пролета свыше 1 км
	6745,65 
	868,19 
	5877,46 
	189,85 
	0,00 
	86,13 

	(101-2557)
	  Патроны термитные со спичками, (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(110-9009)
	  Арматура линейная, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(110-9032)
	  Изоляторы линейные подвесные тарельчатые, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(502-9079)
	  Провода неизолированные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	33-01-024-03
	      до 120 мм2 без пересечений с препятствиями при длине анкерного пролета до 1 км
	8587,21 
	1012,64 
	7574,57 
	233,00 
	0,00 
	100,46 

	(101-2557)
	  Патроны термитные со спичками, (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(110-9009)
	  Арматура линейная, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(110-9032)
	  Изоляторы линейные подвесные тарельчатые, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(502-9079)
	  Провода неизолированные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	33-01-024-04
	      до 120 мм2 без пересечений с препятствиями при длине анкерного пролета свыше 1 км
	7034,06 
	917,48 
	6116,58 
	194,09 
	0,00 
	91,02 

	(101-2557)
	  Патроны термитные со спичками, (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(110-9009)
	  Арматура линейная, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(110-9032)
	  Изоляторы линейные подвесные тарельчатые, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(502-9079)
	  Провода неизолированные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	33-01-024-05
	      до 240 мм2 без пересечений с препятствиями при длине анкерного пролета до 1 км
	10321,91 
	1171,80 
	9150,11 
	291,00 
	0,00 
	116,25 

	(101-2557)
	  Патроны термитные со спичками, (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(110-9009)
	  Арматура линейная, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(110-9032)
	  Изоляторы линейные подвесные тарельчатые, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(502-9079)
	  Провода неизолированные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	33-01-024-06
	      до 240 мм2 без пересечений с препятствиями при длине анкерного пролета свыше 1 км
	8334,34 
	911,84 
	7422,50 
	243,30 
	0,00 
	90,46 

	(101-2557)
	  Патроны термитные со спичками, (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(110-9009)
	  Арматура линейная, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(110-9032)
	  Изоляторы линейные подвесные тарельчатые, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(502-9079)
	  Провода неизолированные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	
	Подвеска проводов ВЛ 110 кВ сечением:

	33-01-024-07
	      до 120 мм2 без пересечений с препятствиями при длине анкерного пролета до 1 км
	7263,98 
	880,99 
	6382,99 
	193,23 
	0,00 
	87,4 

	(101-2557)
	  Патроны термитные со спичками, (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(110-9009)
	  Арматура линейная, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(110-9032)
	  Изоляторы линейные подвесные тарельчатые, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(502-9079)
	  Провода неизолированные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	33-01-024-08
	      до 120 мм2 без пересечений с препятствиями при длине анкерного пролета свыше 1 км
	6027,10 
	820,11 
	5206,99 
	162,69 
	0,00 
	81,36 

	(101-2557)
	  Патроны термитные со спичками, (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(110-9009)
	  Арматура линейная, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(110-9032)
	  Изоляторы линейные подвесные тарельчатые, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(502-9079)
	  Провода неизолированные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	33-01-024-09
	      до 240 мм2 без пересечений с препятствиями при длине анкерного пролета до 1 км
	8792,14 
	1049,23 
	7742,91 
	236,68 
	0,00 
	104,09 

	(101-2557)
	  Патроны термитные со спичками, (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(110-9009)
	  Арматура линейная, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(110-9032)
	  Изоляторы линейные подвесные тарельчатые, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(502-9079)
	  Провода неизолированные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	33-01-024-10
	      до 240 мм2 без пересечений с препятствиями при длине анкерного пролета свыше 1 км
	7214,03 
	838,45 
	6375,58 
	198,76 
	0,00 
	83,18 

	(101-2557)
	  Патроны термитные со спичками, (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(110-9009)
	  Арматура линейная, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(110-9032)
	  Изоляторы линейные подвесные тарельчатые, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(502-9079)
	  Провода неизолированные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	33-01-024-11
	      свыше 240 мм2 без пересечений с препятствиями при длине анкерного пролета до 1 км
	12627,27 
	1479,16 
	11148,11 
	350,38 
	0,00 
	144,59 

	(101-2557)
	  Патроны термитные со спичками, (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(110-9009)
	  Арматура линейная, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(110-9032)
	  Изоляторы линейные подвесные тарельчатые, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(502-9079)
	  Провода неизолированные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	33-01-024-12
	      свыше 240 мм2 без пересечений с препятствиями при длине анкерного пролета свыше 1 км
	9853,32 
	1096,25 
	8757,07 
	285,28 
	0,00 
	107,16 

	(101-2557)
	  Патроны термитные со спичками, (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(110-9009)
	  Арматура линейная, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(110-9032)
	  Изоляторы линейные подвесные тарельчатые, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(502-9079)
	  Провода неизолированные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	Таблица 33-01-025. Подвеска проводов ВЛ 220-750 кВ без пересечений с препятствиями 

   

	
	Измеритель: 1 км линии

	
	Подвеска проводов ВЛ 220 кВ (3 провода) сечением:

	33-01-025-01
	      до 240 мм2 без пересечений с препятствиями при длине анкерного пролета до 1 км
	9583,03 
	1094,49 
	8488,54 
	268,96 
	0,00 
	108,58 

	(101-2557)
	  Патроны термитные со спичками, (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(110-9009)
	  Арматура линейная, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(110-9032)
	  Изоляторы линейные подвесные тарельчатые, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(502-9079)
	  Провода неизолированные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	33-01-025-02
	      до 240 мм2 без пересечений с препятствиями при длине анкерного пролета свыше 1 км
	8564,85 
	1089,95 
	7474,90 
	242,67 
	0,00 
	108,13 

	(101-2557)
	  Патроны термитные со спичками, (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(110-9009)
	  Арматура линейная, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(110-9032)
	  Изоляторы линейные подвесные тарельчатые, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(502-9079)
	  Провода неизолированные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	33-01-025-03
	      свыше 240 мм2 без пересечений с препятствиями при длине анкерного пролета до 1 км
	13205,87 
	1511,79 
	11694,08 
	374,09 
	0,00 
	147,78 

	(101-2557)
	  Патроны термитные со спичками, (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(110-9009)
	  Арматура линейная, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(110-9032)
	  Изоляторы линейные подвесные тарельчатые, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(502-9079)
	  Провода неизолированные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	33-01-025-04
	      свыше 240 мм2 без пересечений с препятствиями при длине анкерного пролета свыше 1 км
	11005,21 
	1190,47 
	9814,74 
	324,95 
	0,00 
	116,37 

	(101-2557)
	  Патроны термитные со спичками, (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(110-9009)
	  Арматура линейная, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(110-9032)
	  Изоляторы линейные подвесные тарельчатые, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(502-9079)
	  Провода неизолированные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	
	Подвеска проводов ВЛ 330 кВ (6 проводов) сечением:

	33-01-025-05
	      до 240 мм2 без пересечений с препятствиями при длине анкерного пролета до 1 км
	22696,26 
	2434,75 
	20261,51 
	715,96 
	0,00 
	231,22 

	(101-2557)
	  Патроны термитные со спичками, (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(110-9009)
	  Арматура линейная, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(110-9032)
	  Изоляторы линейные подвесные тарельчатые, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(502-9079)
	  Провода неизолированные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	33-01-025-06
	      до 240 мм2 без пересечений с препятствиями при длине анкерного пролета свыше 1 км
	17971,63 
	2157,07 
	15814,56 
	557,13 
	0,00 
	204,85 

	(101-2557)
	  Патроны термитные со спичками, (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(110-9009)
	  Арматура линейная, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(110-9032)
	  Изоляторы линейные подвесные тарельчатые, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(502-9079)
	  Провода неизолированные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	33-01-025-07
	      свыше 240 мм2 без пересечений с препятствиями при длине анкерного пролета до 1 км
	28584,04 
	3122,78 
	25461,26 
	883,10 
	0,00 
	296,56 

	(101-2557)
	  Патроны термитные со спичками, (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(110-9009)
	  Арматура линейная, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(110-9032)
	  Изоляторы линейные подвесные тарельчатые, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(502-9079)
	  Провода неизолированные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	33-01-025-08
	      свыше 240 мм2 без пересечений с препятствиями при длине анкерного пролета свыше 1 км
	21835,17 
	2561,53 
	19273,64 
	675,63 
	0,00 
	243,26 

	(101-2557)
	  Патроны термитные со спичками, (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(110-9009)
	  Арматура линейная, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(110-9032)
	  Изоляторы линейные подвесные тарельчатые, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(502-9079)
	  Провода неизолированные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	
	Подвеска проводов ВЛ 500 кВ (9 проводов) сечением:

	33-01-025-09
	      свыше 240 мм2 без пересечений с препятствиями при длине анкерного пролета до 1 км
	40839,87 
	4321,62 
	36518,25 
	1267,29 
	0,00 
	410,41 

	(101-2557)
	  Патроны термитные со спичками, (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(110-9009)
	  Арматура линейная, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(110-9032)
	  Изоляторы линейные подвесные тарельчатые, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(502-9079)
	  Провода неизолированные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	33-01-025-10
	      свыше 240 мм2 без пересечений с препятствиями при длине анкерного пролета свыше 1 км
	34718,55 
	3414,25 
	31304,30 
	1121,70 
	0,00 
	324,24 

	(101-2557)
	  Патроны термитные со спичками, (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(110-9009)
	  Арматура линейная, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(110-9032)
	  Изоляторы линейные подвесные тарельчатые, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(502-9079)
	  Провода неизолированные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	
	Подвеска проводов ВЛ 750 кВ (12 проводов) сечением:

	33-01-025-11
	      свыше 240 мм2 без пересечений с препятствиями при длине анкерного пролета до 1 км
	95948,75 
	8758,32 
	87190,43 
	2891,49 
	0,00 
	819,3 

	(101-2557)
	  Патроны термитные со спичками, (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(110-9009)
	  Арматура линейная, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(110-9032)
	  Изоляторы линейные подвесные тарельчатые, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(502-9079)
	  Провода неизолированные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	33-01-025-12
	      свыше 240 мм2 без пересечений с препятствиями при длине анкерного пролета свыше 1 км
	75164,77 
	6065,51 
	69099,26 
	2239,31 
	0,00 
	567,4 

	(101-2557)
	  Патроны термитные со спичками, (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(110-9009)
	  Арматура линейная, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(110-9032)
	  Изоляторы линейные подвесные тарельчатые, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(502-9079)
	  Провода неизолированные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	
	Подвеска проводов ВЛ 750 кВ (15 проводов) сечением:

	33-01-025-13
	      до 240 мм2 без пересечений с препятствиями при длине анкерного пролета до 1 км
	92108,86 
	8399,78 
	83709,08 
	2720,84 
	0,00 
	797,7 

	(101-2557)
	  Патроны термитные со спичками, (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(110-9009)
	  Арматура линейная, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(110-9032)
	  Изоляторы линейные подвесные тарельчатые, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(502-9079)
	  Провода неизолированные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	33-01-025-14
	      до 240 мм2 без пересечений с препятствиями при длине анкерного пролета свыше 1 км
	73448,32 
	5856,79 
	67591,53 
	2162,45 
	0,00 
	556,2 

	(101-2557)
	  Патроны термитные со спичками, (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(110-9009)
	  Арматура линейная, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(110-9032)
	  Изоляторы линейные подвесные тарельчатые, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(502-9079)
	  Провода неизолированные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	33-01-025-15
	      свыше 240 мм2 без пересечений с препятствиями при длине анкерного пролета до 1 км
	102058,70 
	9819,23 
	92239,47 
	2958,21 
	0,00 
	932,5 

	(101-2557)
	  Патроны термитные со спичками, (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(110-9009)
	  Арматура линейная, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(110-9032)
	  Изоляторы линейные подвесные тарельчатые, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(502-9079)
	  Провода неизолированные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	33-01-025-16
	      свыше 240 мм2 без пересечений с препятствиями при длине анкерного пролета свыше 1 км
	79238,76 
	6643,17 
	72595,59 
	2312,38 
	0,00 
	630,88 

	(101-2557)
	  Патроны термитные со спичками, (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(110-9009)
	  Арматура линейная, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(110-9032)
	  Изоляторы линейные подвесные тарельчатые, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(502-9079)
	  Провода неизолированные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	Таблица 33-01-026. Подвеска грозозащитных тросов ВЛ 35-750 кВ без пересечений с препятствиями 

   

	
	Измеритель: 1 км линии

	
	Подвеска одного грозозащитного троса ВЛ 35-500 кВ без пересечений с препятствиями при длине анкерного пролета:

	33-01-026-01
	      до 1 км
	1728,47 
	298,57 
	1429,90 
	24,13 
	0,00 
	29,62 

	(110-9009)
	  Арматура линейная, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(110-9032)
	  Изоляторы линейные подвесные тарельчатые, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(509-9071)
	  Трос грозозащитный, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	33-01-026-02
	      свыше 1 км
	1496,38 
	263,59 
	1232,79 
	19,84 
	0,00 
	26,15 

	(110-9009)
	  Арматура линейная, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(110-9032)
	  Изоляторы линейные подвесные тарельчатые, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(509-9071)
	  Трос грозозащитный, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	
	Подвеска двух грозозащитных тросов:

	33-01-026-03
	      ВЛ 35-500 кВ без пересечений с препятствиями при длине анкерного пролета до 1 км
	3186,15 
	544,61 
	2641,54 
	43,50 
	0,00 
	55,29 

	(110-9009)
	  Арматура линейная, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(110-9032)
	  Изоляторы линейные подвесные тарельчатые, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(509-9071)
	  Трос грозозащитный, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	33-01-026-04
	      ВЛ 35-500 кВ без пересечений с препятствиями при длине анкерного пролета свыше 1 км
	2755,04 
	477,04 
	2278,00 
	35,38 
	0,00 
	48,43 

	(110-9009)
	  Арматура линейная, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(110-9032)
	  Изоляторы линейные подвесные тарельчатые, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(509-9071)
	  Трос грозозащитный, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	33-01-026-05
	      ВЛ 750 кВ без пересечений с препятствиями при длине анкерного пролета до 1 км
	4361,74 
	623,31 
	3738,43 
	105,79 
	0,00 
	63,28 

	(110-9009)
	  Арматура линейная, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(110-9032)
	  Изоляторы линейные подвесные тарельчатые, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(509-9071)
	  Трос грозозащитный, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	33-01-026-06
	      ВЛ 750 кВ без пересечений с препятствиями при длине анкерного пролета свыше 1 км
	3484,06 
	460,09 
	3023,97 
	97,67 
	0,00 
	46,71 

	(110-9009)
	  Арматура линейная, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(110-9032)
	  Изоляторы линейные подвесные тарельчатые, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(509-9071)
	  Трос грозозащитный, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	Таблица 33-01-027. Подвеска проводов ВЛ 35-750 кВ между анкерными опорами с пересечением препятствий 

   

	
	Измеритель: 1 пролет с пересечением 1 препятствия

	
	Подвеска проводов между анкерными опорами с пересечением электрифицированных железных дорог общего пользования, напряжение пересекающей ВЛ:

	33-01-027-01
	      35 кВ (3 провода)
	12529,73 
	2011,34 
	9392,98 
	369,05 
	1125,41 
	211,72 

	(110-9009)
	  Арматура линейная, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(110-9032)
	  Изоляторы линейные подвесные тарельчатые, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(502-9079)
	  Провода неизолированные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	33-01-027-02
	      110 кВ (3 провода)
	16463,94 
	2610,79 
	11815,28 
	452,37 
	2037,87 
	274,82 

	(110-9009)
	  Арматура линейная, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(110-9032)
	  Изоляторы линейные подвесные тарельчатые, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(502-9079)
	  Провода неизолированные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	33-01-027-03
	      220 кВ (3 провода)
	18380,44 
	3296,22 
	13046,35 
	503,61 
	2037,87 
	346,97 

	(110-9009)
	  Арматура линейная, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(110-9032)
	  Изоляторы линейные подвесные тарельчатые, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(502-9079)
	  Провода неизолированные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	33-01-027-04
	      330 кВ (6 проводов)
	29294,44 
	4057,93 
	22974,42 
	984,65 
	2262,09 
	427,15 

	(110-9009)
	  Арматура линейная, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(110-9032)
	  Изоляторы линейные подвесные тарельчатые, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(502-9079)
	  Провода неизолированные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	33-01-027-05
	      500 кВ (9 проводов)
	30866,85 
	5174,75 
	22914,25 
	897,34 
	2777,85 
	544,71 

	(110-9009)
	  Арматура линейная, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(110-9032)
	  Изоляторы линейные подвесные тарельчатые, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(502-9079)
	  Провода неизолированные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	33-01-027-06
	      750 кВ (12 проводов)
	41715,81 
	6829,27 
	32087,87 
	1322,65 
	2798,67 
	718,87 

	(110-9009)
	  Арматура линейная, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(110-9032)
	  Изоляторы линейные подвесные тарельчатые, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(502-9079)
	  Провода неизолированные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	33-01-027-07
	      750 кВ (15 проводов)
	46845,52 
	7798,74 
	35684,02 
	1402,33 
	3362,76 
	820,92 

	(110-9009)
	  Арматура линейная, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(110-9032)
	  Изоляторы линейные подвесные тарельчатые, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(502-9079)
	  Провода неизолированные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	
	Подвеска проводов между анкерными опорами с пересечением неэлектрифицированных железных дорог общего пользования, напряжение пересекающей ВЛ:

	33-01-027-08
	      35 кВ (3 провода)
	8816,22 
	1330,57 
	6845,96 
	268,85 
	639,69 
	140,06 

	(110-9009)
	  Арматура линейная, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(110-9032)
	  Изоляторы линейные подвесные тарельчатые, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(502-9079)
	  Провода неизолированные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	33-01-027-09
	      110 кВ (3 провода)
	10638,68 
	1683,31 
	8018,63 
	292,53 
	936,74 
	177,19 

	(110-9009)
	  Арматура линейная, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(110-9032)
	  Изоляторы линейные подвесные тарельчатые, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(502-9079)
	  Провода неизолированные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	33-01-027-10
	      220 кВ (3 провода)
	12366,62 
	2197,45 
	9232,43 
	344,69 
	936,74 
	231,31 

	(110-9009)
	  Арматура линейная, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(110-9032)
	  Изоляторы линейные подвесные тарельчатые, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(502-9079)
	  Провода неизолированные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	33-01-027-11
	      330 кВ (6 проводов)
	27248,98 
	3118,09 
	22072,20 
	984,65 
	2058,69 
	328,22 

	(110-9009)
	  Арматура линейная, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(110-9032)
	  Изоляторы линейные подвесные тарельчатые, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(502-9079)
	  Провода неизолированные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	33-01-027-12
	      500 кВ (9 проводов)
	29597,11 
	3969,48 
	23548,12 
	1036,79 
	2079,51 
	417,84 

	(110-9009)
	  Арматура линейная, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(110-9032)
	  Изоляторы линейные подвесные тарельчатые, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(502-9079)
	  Провода неизолированные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	
	Подвеска проводов между анкерными опорами с пересечением ВЛ 35-220 кВ, напряжение пересекающей ВЛ:

	33-01-027-13
	      35 кВ (3 провода)
	6397,12 
	1010,42 
	4934,24 
	181,33 
	452,46 
	106,36 

	(110-9009)
	  Арматура линейная, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(110-9032)
	  Изоляторы линейные подвесные тарельчатые, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(502-9079)
	  Провода неизолированные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	33-01-027-14
	      110 кВ (3 провода)
	8213,80 
	1330,57 
	6256,68 
	222,26 
	626,55 
	140,06 

	(110-9009)
	  Арматура линейная, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(110-9032)
	  Изоляторы линейные подвесные тарельчатые, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(502-9079)
	  Провода неизолированные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	33-01-027-15
	      220 кВ (3 провода)
	10017,27 
	1833,12 
	7557,60 
	273,18 
	626,55 
	192,96 

	(110-9009)
	  Арматура линейная, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(110-9032)
	  Изоляторы линейные подвесные тарельчатые, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(502-9079)
	  Провода неизолированные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	33-01-027-16
	      330 кВ (6 проводов)
	21492,36 
	2510,00 
	17593,68 
	734,38 
	1388,68 
	264,21 

	(110-9009)
	  Арматура линейная, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(110-9032)
	  Изоляторы линейные подвесные тарельчатые, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(502-9079)
	  Провода неизолированные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	33-01-027-17
	      500 кВ (9 проводов)
	23284,61 
	3306,10 
	18569,01 
	713,89 
	1409,50 
	348,01 

	(110-9009)
	  Арматура линейная, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(110-9032)
	  Изоляторы линейные подвесные тарельчатые, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(502-9079)
	  Провода неизолированные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	
	Подвеска проводов между анкерными опорами с пересечением автомобильных дорог, линий связи, ВЛ до 10 кВ, напряжение пересекающей ВЛ:

	33-01-027-18
	      35 кВ (3 провода)
	6213,94 
	919,79 
	4841,69 
	174,64 
	452,46 
	96,82 

	(110-9009)
	  Арматура линейная, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(110-9032)
	  Изоляторы линейные подвесные тарельчатые, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(502-9079)
	  Провода неизолированные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	33-01-027-19
	      110 кВ (3 провода)
	6606,64 
	1026,95 
	5127,23 
	174,64 
	452,46 
	108,1 

	(110-9009)
	  Арматура линейная, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(110-9032)
	  Изоляторы линейные подвесные тарельчатые, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(502-9079)
	  Провода неизолированные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	33-01-027-20
	      220 кВ (3 провода)
	8307,54 
	1439,25 
	6415,83 
	230,30 
	452,46 
	151,5 

	(110-9009)
	  Арматура линейная, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(110-9032)
	  Изоляторы линейные подвесные тарельчатые, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(502-9079)
	  Провода неизолированные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	33-01-027-21
	      330 кВ (6 проводов)
	19537,39 
	2167,14 
	16597,58 
	693,48 
	772,67 
	228,12 

	(110-9009)
	  Арматура линейная, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(110-9032)
	  Изоляторы линейные подвесные тарельчатые, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(502-9079)
	  Провода неизолированные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	33-01-027-22
	      500 кВ (9 проводов)
	21120,37 
	2863,78 
	17463,10 
	722,42 
	793,49 
	301,45 

	(110-9009)
	  Арматура линейная, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(110-9032)
	  Изоляторы линейные подвесные тарельчатые, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(502-9079)
	  Провода неизолированные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	33-01-027-23
	      750 кВ (12 проводов)
	41408,19 
	4639,99 
	35377,91 
	1380,58 
	1390,29 
	488,42 

	(110-9009)
	  Арматура линейная, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(110-9032)
	  Изоляторы линейные подвесные тарельчатые, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(502-9079)
	  Провода неизолированные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	33-01-027-24
	      750 кВ (15 проводов)
	41033,07 
	5730,02 
	33590,51 
	1296,15 
	1712,54 
	603,16 

	(110-9009)
	  Арматура линейная, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(110-9032)
	  Изоляторы линейные подвесные тарельчатые, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(502-9079)
	  Провода неизолированные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	Таблица 33-01-028. Подвеска проводов ВЛ 35-750 кВ между промежуточными опорами с пересечением препятствий 

   

	
	Измеритель: 1 пролет с пересечением 1 препятствия

	
	Подвеска проводов между промежуточными опорами с пересечением железных дорог необщего пользования, напряжение пересекающей ВЛ:

	33-01-028-01
	      35 и 110 кВ (3 провода)
	10567,35 
	1276,90 
	8378,00 
	258,93 
	912,45 
	134,41 

	(110-9009)
	  Арматура линейная, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(110-9032)
	  Изоляторы линейные подвесные тарельчатые, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(502-9079)
	  Провода неизолированные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	33-01-028-02
	      220 кВ (3 провода)
	11682,92 
	1392,70 
	9377,77 
	292,09 
	912,45 
	146,6 

	(110-9009)
	  Арматура линейная, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(110-9032)
	  Изоляторы линейные подвесные тарельчатые, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(502-9079)
	  Провода неизолированные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	33-01-028-03
	      330 кВ (6 проводов)
	19877,18 
	2118,31 
	15745,29 
	523,13 
	2013,58 
	222,98 

	(110-9009)
	  Арматура линейная, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(110-9032)
	  Изоляторы линейные подвесные тарельчатые, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(502-9079)
	  Провода неизолированные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	33-01-028-04
	      500 кВ (9 проводов)
	24075,21 
	2543,15 
	19518,48 
	638,66 
	2013,58 
	267,7 

	(110-9009)
	  Арматура линейная, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(110-9032)
	  Изоляторы линейные подвесные тарельчатые, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(502-9079)
	  Провода неизолированные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	
	Подвеска проводов между промежуточными опорами с пересечением ВЛ 35-110 кВ, напряжение пересекающей ВЛ:

	33-01-028-05
	      35 и 110 кВ (3 провода)
	7782,19 
	941,26 
	6238,67 
	191,26 
	602,26 
	99,08 

	(110-9009)
	  Арматура линейная, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(110-9032)
	  Изоляторы линейные подвесные тарельчатые, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(502-9079)
	  Провода неизолированные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	33-01-028-06
	      220 кВ (3 провода)
	8904,40 
	1057,07 
	7245,07 
	224,60 
	602,26 
	111,27 

	(110-9009)
	  Арматура линейная, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(110-9032)
	  Изоляторы линейные подвесные тарельчатые, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(502-9079)
	  Провода неизолированные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	33-01-028-07
	      330 кВ (6 проводов)
	14815,37 
	1514,30 
	11957,50 
	399,42 
	1343,57 
	159,4 

	(110-9009)
	  Арматура линейная, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(110-9032)
	  Изоляторы линейные подвесные тарельчатые, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(502-9079)
	  Провода неизолированные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	33-01-028-08
	      500 кВ (9 проводов)
	18693,81 
	1886,23 
	15464,01 
	514,95 
	1343,57 
	198,55 

	(110-9009)
	  Арматура линейная, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(110-9032)
	  Изоляторы линейные подвесные тарельчатые, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(502-9079)
	  Провода неизолированные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	33-01-028-09
	      750 кВ (12 проводов)
	37612,35 
	3077,81 
	33231,00 
	1180,79 
	1303,54 
	323,98 

	(110-9009)
	  Арматура линейная, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(110-9032)
	  Изоляторы линейные подвесные тарельчатые, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(502-9079)
	  Провода неизолированные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	33-01-028-10
	      750 кВ (15 проводов)
	42649,63 
	3888,83 
	37155,83 
	1369,82 
	1604,97 
	409,35 

	(110-9009)
	  Арматура линейная, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(110-9032)
	  Изоляторы линейные подвесные тарельчатые, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(502-9079)
	  Провода неизолированные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	
	Подвеска проводов между промежуточными опорами с пересечением автомобильных дорог, линий связи, ВЛ до 10 кВ, напряжение пересекающей ВЛ:

	33-01-028-11
	      35 кВ (3провода)
	6065,34 
	715,07 
	4922,10 
	157,44 
	428,17 
	75,27 

	(110-9009)
	  Арматура линейная, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(110-9032)
	  Изоляторы линейные подвесные тарельчатые, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(502-9079)
	  Провода неизолированные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	33-01-028-12
	      110 кВ (3 провода)
	6419,71 
	757,63 
	5233,91 
	166,61 
	428,17 
	79,75 

	(110-9009)
	  Арматура линейная, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(110-9032)
	  Изоляторы линейные подвесные тарельчатые, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(502-9079)
	  Провода неизолированные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	33-01-028-13
	      220 кВ (3 провода)
	7481,32 
	862,32 
	6190,83 
	199,85 
	428,17 
	90,77 

	(110-9009)
	  Арматура линейная, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(110-9032)
	  Изоляторы линейные подвесные тарельчатые, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(502-9079)
	  Провода неизолированные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	33-01-028-14
	      330 кВ (6 проводов)
	13922,68 
	1456,73 
	11738,39 
	399,42 
	727,56 
	153,34 

	(110-9009)
	  Арматура линейная, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(110-9032)
	  Изоляторы линейные подвесные тарельчатые, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(502-9079)
	  Провода неизолированные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	33-01-028-15
	      500 кВ (9 проводов)
	17662,88 
	1799,97 
	15135,35 
	514,95 
	727,56 
	189,47 

	(110-9009)
	  Арматура линейная, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(110-9032)
	  Изоляторы линейные подвесные тарельчатые, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(502-9079)
	  Провода неизолированные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	33-01-028-16
	      750 кВ (12 проводов)
	35117,11 
	2771,34 
	31042,23 
	1102,46 
	1303,54 
	291,72 

	(110-9009)
	  Арматура линейная, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(110-9032)
	  Изоляторы линейные подвесные тарельчатые, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(502-9079)
	  Провода неизолированные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	33-01-028-17
	      750 кВ (15 проводов)
	44552,09 
	3874,77 
	39343,18 
	1357,94 
	1334,14 
	407,87 

	(110-9009)
	  Арматура линейная, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(110-9032)
	  Изоляторы линейные подвесные тарельчатые, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(502-9079)
	  Провода неизолированные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	Таблица 33-01-029. Подвеска грозозащитных тросов ВЛ 35-750 кВ между опорами с пересечением препятствий 

   

	
	Измеритель: 1 пролет с пересечением 1 препятствия

	
	Подвеска грозозащитных тросов в анкерном пролете с пересечением препятствий:

	33-01-029-01
	      электрифицированных железных дорог
	1668,68 
	177,19 
	1491,49 
	41,76 
	0,00 
	18,87 

	(110-9009)
	  Арматура линейная, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(110-9032)
	  Изоляторы линейные подвесные тарельчатые, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(509-9071)
	  Трос грозозащитный, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	33-01-029-02
	      неэлектрифицированных железных дорог
	1253,41 
	133,90 
	1119,51 
	30,97 
	0,00 
	14,26 

	(110-9009)
	  Арматура линейная, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(110-9032)
	  Изоляторы линейные подвесные тарельчатые, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(509-9071)
	  Трос грозозащитный, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	33-01-029-03
	      ВЛ 35-220 кВ
	1199,92 
	128,46 
	1071,46 
	29,58 
	0,00 
	13,68 

	(110-9009)
	  Арматура линейная, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(110-9032)
	  Изоляторы линейные подвесные тарельчатые, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(509-9071)
	  Трос грозозащитный, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	33-01-029-04
	      автомобильных дорог, линий связи, ВЛ до 10 кВ
	775,48 
	98,88 
	676,60 
	18,21 
	0,00 
	10,53 

	(110-9009)
	  Арматура линейная, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(110-9032)
	  Изоляторы линейные подвесные тарельчатые, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(509-9071)
	  Трос грозозащитный, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	33-01-029-05
	Подвеска грозозащитных тросов в пролете между промежуточными опорами с пересечением железных дорог необщего пользования, ВЛ 35-110 кВ, автомобильных дорог, линий связи, ВЛ до 10 кВ
	630,64 
	114,46 
	516,18 
	11,14 
	0,00 
	12,19 

	(110-9009)
	  Арматура линейная, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(110-9032)
	  Изоляторы линейные подвесные тарельчатые, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(509-9071)
	  Трос грозозащитный, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	Таблица 33-01-030. Устройство транспозиции проводов ВЛ 750 кВ 

   

	
	Измеритель: 1 перемычка

	33-01-030-01
	Устройство транспозиции проводов ВЛ 750 кВ
	25767,81 
	2611,79 
	23156,02 
	973,25 
	0,00 
	224,96 

	(101-2557)
	  Патроны термитные со спичками, (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(110-9009)
	  Арматура линейная, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(110-9032)
	  Изоляторы линейные подвесные тарельчатые, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(502-9079)
	  Провода неизолированные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	Таблица 33-01-031. Устройство транспозиции грозозащитных тросов ВЛ 750 кВ 

   

	
	Измеритель: 2 перемычки

	33-01-031-01
	Устройство транспозиции грозозащитных тросов ВЛ 750 кВ
	1127,04 
	120,82 
	1006,22 
	78,76 
	0,00 
	11,64 

	(110-9009)
	  Арматура линейная, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(110-9032)
	  Изоляторы линейные подвесные тарельчатые, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(509-9071)
	  Трос грозозащитный, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	Таблица 33-01-032. Выполнение антикоррозионного покрытия грозозащитных тросов ВЛ 35-750 кВ 

   

	
	Измеритель: 1 км троса

	33-01-032-01
	Антикоррозионное покрытие грозозащитных тросов ВЛ 35-750 кВ
	1824,39 
	121,24 
	1506,50 
	47,56 
	196,65 
	11,68 

	Раздел 2. ОТКРЫТЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА НАПРЯЖЕНИЕМ 35-1150 кВ 

   

	Подраздел 2.1 ФУНДАМЕНТЫ ИЗ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ОРУ 35-1150 кВ 

   

	Таблица 33-02-001. Установка сборных железобетонных фундаментов под порталы и опоры для оборудования ОРУ 35-1150 кВ 

   

	
	Измеритель: 100 м3 сборных железобетонных конструкций

	
	Установка сборных железобетонных грибовидных фундаментов массой:

	33-02-001-01
	      до 1,5 т
	194108,19 
	5231,52 
	19051,23 
	1844,70 
	169825,44 
	504 

	33-02-001-02
	      до 3 т
	191395,37 
	4592,11 
	16977,82 
	1638,33 
	169825,44 
	442,4 

	33-02-001-03
	      до 4 т
	185443,28 
	3752,16 
	11491,07 
	1048,50 
	170200,05 
	361,48 

	(101-9030)
	  Детали крепления, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(101-9841)
	  Краски масляные готовые к применению для наружных работ, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	33-02-001-04
	      до 6 т
	196937,61 
	4556,40 
	22306,03 
	1748,50 
	170075,18 
	438,96 

	(101-9030)
	  Детали крепления, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(101-9841)
	  Краски масляные готовые к применению для наружных работ, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	33-02-001-05
	Установка сборных железобетонных фундаментных плит массой до 0,5 т
	143782,37 
	4000,89 
	24156,48 
	2352,82 
	115625,00 
	426,08 

	33-02-001-06
	Установка сборных железобетонных фундаментов стаканного типа массой до 0,5 т
	210705,83 
	6507,96 
	34372,43 
	3369,61 
	169825,44 
	653,41 

	
	Установка сборных железобетонных цилиндрических фундаментов массой:

	33-02-001-07
	      до 1 т
	262840,52 
	13147,14 
	79867,94 
	7971,40 
	169825,44 
	1304,28 

	(408-9040)
	  Песок для строительных работ природный, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(408-9080)
	  Щебень, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	33-02-001-08
	      до 1,5 т
	230606,98 
	8673,74 
	52107,80 
	5184,59 
	169825,44 
	860,49 

	(408-9040)
	  Песок для строительных работ природный, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(408-9080)
	  Щебень, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	33-02-001-09
	Установка сборных железобетонных анкерных плит массой до 2,5 т
	139575,62 
	3329,69 
	16853,93 
	1626,00 
	119392,00 
	354,6 

	(101-9661)
	  Болты анкерные U-образные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	
	Установка сборных железобетонных ригелей массой:

	33-02-001-10
	      до 0,2 т
	265996,61 
	18595,97 
	67225,73 
	6639,50 
	180174,91 
	1957,47 

	(101-9030)
	  Детали крепления, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	33-02-001-11
	      до 0,5 т
	234916,83 
	12602,70 
	42139,22 
	4142,64 
	180174,91 
	1326,6 

	(101-9030)
	  Детали крепления, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	Подраздел 2.2 СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ ОРУ 35-1150 кВ 

   

	Таблица 33-02-007. Установка сборных железобетонных конструкций порталов, опор под оборудование, прожекторных мачт и отдельно стоящих молниеотводов ОРУ 35-1150 кВ 

   

	
	Измеритель: 100 м3 сборных железобетонных конструкций

	
	Установка в отрытые котлованы сборных железобетонных:

	33-02-007-01
	      вибрированных стоек порталов массой до 3,5 т
	513024,76 
	9726,19 
	43482,94 
	3315,41 
	459815,63 
	909,84 

	(101-9030)
	  Детали крепления, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	33-02-007-02
	      вибрированных стоек порталов массой до 5,0 т
	500857,45 
	7469,74 
	33572,08 
	2550,65 
	459815,63 
	698,76 

	(101-9030)
	  Детали крепления, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	33-02-007-03
	      центрифугированных стоек порталов без оттяжек массой до 3,5 т
	502821,36 
	9250,71 
	32770,27 
	3189,53 
	460800,38 
	878,51 

	(101-9030)
	  Детали крепления, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	33-02-007-04
	      центрифугированных стоек порталов без оттяжек массой до 5,0 т
	497712,79 
	8074,61 
	28837,80 
	2800,65 
	460800,38 
	766,82 

	(101-9030)
	  Детали крепления, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	33-02-007-05
	      центрифугированных стоек порталов с оттяжками массой до 3,5 т
	514539,90 
	11623,96 
	42071,86 
	3202,00 
	460844,08 
	1103,89 

	(101-9030)
	  Детали крепления, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(110-9212)
	  Оттяжки стальные тросовые ВЛ и ОРУ, (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	33-02-007-06
	      центрифугированных стоек порталов с оттяжками массой до 5,0 т
	502075,96 
	11666,92 
	29579,94 
	2869,75 
	460829,10 
	1107,97 

	(101-9030)
	  Детали крепления, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(110-9212)
	  Оттяжки стальные тросовые ВЛ и ОРУ, (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	
	Установка в пробуренные котлованы сборных железобетонных:

	33-02-007-07
	      вибрированных стоек порталов массой до 3,5 т
	510219,96 
	10173,03 
	40231,30 
	3219,29 
	459815,63 
	951,64 

	(101-9030)
	  Детали крепления, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(408-9040)
	  Песок для строительных работ природный, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(408-9080)
	  Щебень, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	33-02-007-08
	      вибрированных стоек порталов массой до 5,0 т
	492981,32 
	6420,63 
	26745,06 
	2124,55 
	459815,63 
	600,62 

	(101-9030)
	  Детали крепления, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(408-9040)
	  Песок для строительных работ природный, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(408-9080)
	  Щебень, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	33-02-007-09
	      центрифугированных стоек порталов без оттяжек массой до 3,5 т
	534574,23 
	7389,85 
	33698,45 
	2778,05 
	493485,93 
	701,79 

	(101-9030)
	  Детали крепления, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	33-02-007-10
	      центрифугированных стоек порталов без оттяжек массой до 5,0 т
	513083,55 
	6122,56 
	23477,96 
	2319,41 
	483483,03 
	581,44 

	(101-9030)
	  Детали крепления, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	33-02-007-11
	      центрифугированных стоек порталов с оттяжками массой до 3,5 т
	538008,65 
	10022,98 
	34456,03 
	2831,86 
	493529,64 
	951,85 

	(101-9030)
	  Детали крепления, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(110-9212)
	  Оттяжки стальные тросовые ВЛ и ОРУ, (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	33-02-007-12
	      центрифугированных стоек порталов с оттяжками массой до 5,0 т
	516832,59 
	9799,53 
	23521,31 
	2319,41 
	483511,75 
	930,63 

	(101-9030)
	  Детали крепления, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(110-9212)
	  Оттяжки стальные тросовые ВЛ и ОРУ, (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	
	Установка в стаканы подножников сборных железобетонных стоек под электрооборудование массой:

	33-02-007-13
	      до 0,7 т
	470056,85 
	5521,12 
	40106,73 
	4011,72 
	424429,00 
	531,9 

	33-02-007-14
	      до 1,0 т
	461201,55 
	4509,49 
	33112,67 
	3312,31 
	423579,39 
	434,44 

	
	Установка в пробуренные котлованы сборных железобетонных стоек под электрооборудование массой:

	33-02-007-15
	      до 0,4 т
	543930,72 
	14989,41 
	106660,31 
	10358,07 
	422281,00 
	1465,24 

	(408-9040)
	  Песок для строительных работ природный, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(408-9080)
	  Щебень, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	33-02-007-16
	      до 0,6 т
	520981,03 
	12061,99 
	86638,04 
	8410,24 
	422281,00 
	1179,08 

	(408-9040)
	  Песок для строительных работ природный, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(408-9080)
	  Щебень, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	33-02-007-17
	      до 0,7 т
	510645,80 
	9964,94 
	78399,86 
	7611,79 
	422281,00 
	974,09 

	(408-9040)
	  Песок для строительных работ природный, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(408-9080)
	  Щебень, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	33-02-007-18
	Установка на стойки или сваи сборных железобетонных стоек под оборудование массой до 1,0 т
	506707,94 
	9590,21 
	58686,42 
	5424,20 
	438431,31 
	897,12 

	
	Установка сборных железобетонных:

	33-02-007-19
	      прожекторных мачт высотой стоек до 20 м
	560064,24 
	16196,45 
	75212,17 
	5563,09 
	468655,62 
	1644,31 

	(110-9084)
	  Конструкции стальные прожекторных мачт ОРУ, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(408-9040)
	  Песок для строительных работ природный, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(408-9080)
	  Щебень, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	33-02-007-20
	      прожекторных мачт высотой стоек до 25 м
	528545,38 
	11236,39 
	52043,86 
	3874,08 
	465265,13 
	1140,75 

	(110-9084)
	  Конструкции стальные прожекторных мачт ОРУ, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(408-9040)
	  Песок для строительных работ природный, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(408-9080)
	  Щебень, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	33-02-007-21
	      отдельностоящих молниеотводов высотой стоек до 25 м
	519756,62 
	9378,19 
	43933,40 
	3194,41 
	466445,03 
	952,1 

	(110-9281)
	  Конструкции стальные отдельностоящих молниеотводов ОРУ, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(408-9040)
	  Песок для строительных работ природный, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(408-9080)
	  Щебень, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	33-02-007-22
	      отдельностоящих молниеотводов высотой стоек до 30 м
	505761,22 
	7181,44 
	33780,11 
	2452,28 
	464799,67 
	729,08 

	(110-9281)
	  Конструкции стальные отдельностоящих молниеотводов ОРУ, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(408-9040)
	  Песок для строительных работ природный, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(408-9080)
	  Щебень, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	Подраздел 2.3 СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ОРУ 35-1150 кВ 

   

	Таблица 33-02-013. Установка стальных конструкций для порталов, крепления оборудования, отдельностоящих прожекторных мачт и молниеотводов ОРУ 35-1150 кВ 

   

	
	Измеритель: 1 т конструкций

	
	Установка стальных:

	33-02-013-01
	      сварных стоек порталов массой до 0,7 т
	13658,41 
	212,81 
	548,73 
	49,86 
	12896,87 
	20,21 

	(101-1714)
	  Болты с гайками и шайбами строительные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	33-02-013-02
	      комбинированных стоек порталов массой до 1 т
	13742,50 
	263,88 
	581,75 
	52,85 
	12896,87 
	25,06 

	(101-1714)
	  Болты с гайками и шайбами строительные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	33-02-013-03
	      болтовых стоек порталов массой до 2 т
	13466,21 
	263,25 
	430,96 
	42,68 
	12772,00 
	25 

	(101-1714)
	  Болты с гайками и шайбами строительные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	33-02-013-04
	      болтовых стоек порталов массой до 10 т
	13406,25 
	177,33 
	456,92 
	35,09 
	12772,00 
	16,84 

	(101-1714)
	  Болты с гайками и шайбами строительные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	33-02-013-05
	      сварных траверс порталов массой до 0,2 т
	15656,31 
	380,95 
	2316,06 
	161,12 
	12959,30 
	36,7 

	(101-1714)
	  Болты с гайками и шайбами строительные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	33-02-013-06
	      сварных траверс порталов массой до 0,3 т
	14348,33 
	219,54 
	1263,14 
	87,98 
	12865,65 
	21,15 

	(101-1714)
	  Болты с гайками и шайбами строительные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	33-02-013-07
	      сварных траверс порталов массой до 1 т
	13999,29 
	155,49 
	996,88 
	69,49 
	12846,92 
	14,98 

	(101-1714)
	  Болты с гайками и шайбами строительные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	33-02-013-08
	      болтовых траверс порталов массой до 2,5 т
	14611,43 
	315,90 
	1398,66 
	97,37 
	12896,87 
	30 

	(101-1714)
	  Болты с гайками и шайбами строительные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	33-02-013-09
	      болтовых траверс порталов массой до 7,5 т
	14001,98 
	263,25 
	904,30 
	57,44 
	12834,43 
	25 

	(101-1714)
	  Болты с гайками и шайбами строительные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	33-02-013-10
	      конструкций под оборудование массой до 0,01 т
	221,27 
	221,27 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	21,63 

	(101-1714)
	  Болты с гайками и шайбами строительные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(110-9082)
	  Конструкции стальные крепления электрооборудования ОРУ, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1,03)  
	-  

	33-02-013-11
	      конструкций под оборудование массой до 0,2 т
	1024,79 
	179,13 
	695,82 
	63,14 
	149,84 
	17,51 

	(101-1714)
	  Болты с гайками и шайбами строительные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(110-9082)
	  Конструкции стальные крепления электрооборудования ОРУ, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1,03)  
	-  

	33-02-013-12
	      конструкций под оборудование массой до 0,3 т
	598,35 
	142,40 
	331,08 
	28,05 
	124,87 
	13,92 

	(101-1714)
	  Болты с гайками и шайбами строительные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(110-9082)
	  Конструкции стальные крепления электрооборудования ОРУ, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1,03)  
	-  

	33-02-013-13
	      конструкций под оборудование массой до 1 т
	334,94 
	86,14 
	186,37 
	15,31 
	62,43 
	8,42 

	(101-1714)
	  Болты с гайками и шайбами строительные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(110-9082)
	  Конструкции стальные крепления электрооборудования ОРУ, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1,03)  
	-  

	33-02-013-14
	      сварных молниеотводов и тросостоек массой до 0,2 т
	15938,66 
	416,57 
	2537,81 
	176,53 
	12984,28 
	39,56 

	(101-1714)
	  Болты с гайками и шайбами строительные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	33-02-013-15
	      болтовых молниеотводов и тросостоек массой до 0,6 т
	14605,89 
	336,96 
	1372,06 
	95,55 
	12896,87 
	32 

	(101-1714)
	  Болты с гайками и шайбами строительные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	33-02-013-16
	      шпилей массой до 0,2 т
	15643,91 
	368,55 
	2316,06 
	161,12 
	12959,30 
	35 

	(101-1714)
	  Болты с гайками и шайбами строительные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	33-02-013-17
	      ростверков массой до 0,2 т
	9495,04 
	286,10 
	680,67 
	61,79 
	8528,27 
	27,17 

	(101-1714)
	  Болты с гайками и шайбами строительные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	33-02-013-18
	      прожекторных мачт с площадками и лестницей
	1733,70 
	273,14 
	1360,66 
	117,27 
	99,90 
	26,7 

	(101-1714)
	  Болты с гайками и шайбами строительные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(110-9084)
	  Конструкции стальные прожекторных мачт ОРУ, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(1,03)  
	-  

	33-02-013-19
	      отдельно стоящих молниеотводов со шпилем
	11936,26 
	367,87 
	1399,07 
	118,47 
	10169,32 
	35,44 

	(101-1714)
	  Болты с гайками и шайбами строительные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	Подраздел 2.4 РЕЛЬСОВЫЕ ПУТИ ПЕРЕКАТКИ, ПЕРЕСЕЧЕНИЯ И ОГНЕЗАЩИТНЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ ДЛЯ ТРАНСФОРМАТОРОВ ОРУ 110-1150 кВ 

   

	Таблица 33-02-019. Укладка продольных рельсовых путей колеи 1520 мм на сборных железобетонных плитах ОРУ 330-1150 кВ 

   

	
	Измеритель: 10 м пути

	33-02-019-01
	Укладка продольных рельсовых путей колеи 1520 мм на сборных железобетонных плитах
	34165,54 
	1814,61 
	2079,39 
	218,91 
	30271,54 
	195,54 

	Таблица 33-02-020. Укладка поперечных рельсовых путей на сборных железобетонных плитах ОРУ 330-1150 кВ 

   

	
	Измеритель: 1 поперечный путь

	
	Укладка поперечных рельсовых путей на сборных железобетонных плитах размером колеи:

	33-02-020-01
	      2500 мм
	24098,38 
	824,34 
	1052,16 
	110,18 
	22221,88 
	88,83 

	33-02-020-02
	      2000х2000 мм
	37163,93 
	1236,47 
	1542,79 
	163,90 
	34384,67 
	133,24 

	33-02-020-03
	      1520х2640х1520; 2000х3140х2000 мм
	48076,84 
	1648,59 
	2028,96 
	216,93 
	44399,29 
	177,65 

	Таблица 33-02-021. Укладка пересечений продольных рельсовых путей колеи 1520 мм с поперечными рельсовыми путями на сборных железобетонных плитах ОРУ 330-1150 кВ 

   

	
	Измеритель: 1 пересечение

	
	Укладка пересечений рельсовых путей на сборных железобетонных плитах размером колеи:

	33-02-021-01
	      2500 мм
	16418,31 
	1223,52 
	988,51 
	101,46 
	14206,28 
	130,3 

	33-02-021-02
	      2000х2000 мм
	23732,18 
	1825,04 
	1435,85 
	149,50 
	20471,29 
	194,36 

	33-02-021-03
	      1520х2640х1520 мм
	31063,22 
	2469,19 
	1852,45 
	194,09 
	26741,58 
	262,96 

	33-02-021-04
	      2000х3140х2000 мм
	48681,57 
	2978,88 
	2468,59 
	255,66 
	43234,10 
	317,24 

	Таблица 33-02-022. Установка сборных железобетонных конструкций огнезащитных перегородок для трансформаторов 63 МВА и более ОРУ 110-750 кВ 

   

	
	Измеритель: 100 м3 сборных железобетонных конструкций

	
	Установка в отрытые котлованы сборных железобетонных вибрированных стоек огнезащитных перегородок массой:

	33-02-022-01
	      до 6,5 т
	479420,10 
	3886,34 
	15718,13 
	1503,24 
	459815,63 
	385,55 

	33-02-022-02
	      до 10,5 т
	478031,64 
	3570,74 
	14645,27 
	1397,14 
	459815,63 
	354,24 

	33-02-022-03
	Установка сборных железобетонных плит огнезащитных перегородок массой до 1 т
	125787,90 
	8133,27 
	32253,36 
	3066,09 
	85401,27 
	760,83 

	Раздел 3. ДРУГИЕ ВИДЫ СОПУТСТВУЮЩИХ РАБОТ НА ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЯХ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ И ОТКРЫТЫХ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВАХ НАПРЯЖЕНИЕМ 35-1150 КВ 

   

	Таблица 33-03-001. Гидроизоляция сборных железобетонных фундаментов, стоек железобетонных центрифугированных опор и железобетонных порталов ВЛ и ОРУ 35-1150 кВ 

   

	
	Измеритель: 1 т конструкций

	
	Гидроизоляция сборных железобетонных фундаментов ВЛ и ОРУ массой:

	33-03-001-01
	      до 0,4 т
	211,68 
	9,20 
	202,48 
	23,68 
	0,00 
	1,03 

	(101-9010)
	  Битум, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(101-9734)
	  Грунтовка битумная, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	33-03-001-02
	      до 1 т
	140,86 
	6,07 
	134,79 
	15,71 
	0,00 
	0,68 

	(101-9010)
	  Битум, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(101-9734)
	  Грунтовка битумная, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	33-03-001-03
	      до 2 т
	124,10 
	5,45 
	118,65 
	13,91 
	0,00 
	0,61 

	(101-9010)
	  Битум, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(101-9734)
	  Грунтовка битумная, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	33-03-001-04
	      свыше 2 т
	108,55 
	5,00 
	103,55 
	12,97 
	0,00 
	0,56 

	(101-9010)
	  Битум, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(101-9734)
	  Грунтовка битумная, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	33-03-001-05
	Гидроизоляция стоек железобетонных центрифугированных опор ВЛ и железобетонных порталов ОРУ массой свыше 5 т
	40,60 
	1,70 
	38,90 
	4,53 
	0,00 
	0,19 

	(101-9010)
	  Битум, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(101-9734)
	  Грунтовка битумная, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	Таблица 33-03-002. Антикоррозионное покрытие оттяжек опор ВЛ и порталов ОРУ 35-1150 кВ 

   

	
	Измеритель: 100 м оттяжек

	33-03-002-01
	Антикоррозионное покрытие оттяжек опор ВЛ и порталов ОРУ
	754,18 
	31,67 
	702,84 
	22,23 
	19,67 
	3,77 

	Таблица 33-03-003. Выполнение заземляющих устройств с горизонтальными заземлителями ВЛ 35-750 кВ 

   

	
	Измеритель: 100 м заземляющих устройств

	
	Устройство заземлителя:

	33-03-003-01
	      протяженного в грунтах 1-4 групп при длине луча до 10 м
	1448,43 
	90,32 
	472,92 
	34,41 
	885,19 
	8,96 

	33-03-003-02
	      протяженного в грунтах 1-4 групп при длине луча до 25 м
	1283,13 
	65,22 
	331,47 
	15,33 
	886,44 
	6,47 

	33-03-003-03
	      протяженного в грунтах 1-4 групп при длине луча до 100 м
	1100,37 
	39,92 
	169,01 
	5,06 
	891,44 
	3,96 

	33-03-003-04
	      протяженного в скальных породах при длине луча до 25 м
	4760,07 
	132,61 
	274,10 
	4,96 
	4353,36 
	14,85 

	33-03-003-05
	      контурного в грунтах 1-4 групп
	1288,75 
	123,58 
	274,98 
	0,00 
	890,19 
	12,26 

	Таблица 33-03-004. Забивка вертикальных заземлителей ВЛ и ОРУ 35-750 кВ 

   

	
	Измеритель: 1 заземлитель

	33-03-004-01
	Забивка вертикальных заземлителей механизированная на глубину до 5 м
	178,12 
	7,18 
	121,46 
	6,15 
	49,48 
	0,81 

	33-03-004-02
	Забивка вертикальных заземлителей вручную на глубину до 3 м
	58,15 
	6,02 
	2,65 
	0,00 
	49,48 
	0,68 

	Таблица 33-03-005. Погрузка и выгрузка вручную на трассе ВЛ 35-1150 кВ 

   

	
	Измеритель: 1 т конструкций

	
	Погрузка и выгрузка вручную:

	33-03-005-01
	      изоляторов стеклянных тарельчатых подвесных
	59,00 
	59,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	6,9 

	33-03-005-02
	      линейной арматуры
	47,88 
	47,88 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	5,16 

	Таблица 33-03-006. Окраска установленных стальных опор ВЛ 35-330 кВ 

   

	
	Измеритель: 1 т конструкций

	
	Окраска за один раз лаком установленных стальных опор ВЛ 35-330 кВ массой:

	33-03-006-01
	      до 10 т
	1518,73 
	65,02 
	1331,08 
	120,92 
	122,63 
	6,45 

	33-03-006-02
	      до 15 т
	2197,38 
	57,86 
	2016,89 
	106,54 
	122,63 
	5,74 

	33-03-006-03
	      свыше 20 т
	1774,27 
	49,39 
	1602,25 
	84,64 
	122,63 
	4,9 

	
	Окраска за один раз краской установленных стальных опор ВЛ 35-330 кВ массой:

	33-03-006-04
	      до 10 т
	1594,43 
	93,95 
	1331,08 
	120,92 
	169,40 
	9,32 

	33-03-006-05
	      до 15 т
	2272,98 
	86,69 
	2016,89 
	106,54 
	169,40 
	8,6 

	33-03-006-06
	      свыше 20 т
	1849,97 
	78,32 
	1602,25 
	84,64 
	169,40 
	7,77 

	Таблица 33-03-007. Окраска установленных стальных конструкций железобетонных центрифугированных опор ВЛ 35-500 кВ 

   

	
	Измеритель: 1 т конструкций

	
	Окраска за один раз стальных конструкций установленных железобетонных центрифугированных опор:

	33-03-007-01
	      ВЛ 35-220 кВ лаком
	3164,14 
	124,08 
	2917,43 
	266,52 
	122,63 
	12,31 

	33-03-007-02
	      ВЛ 330-500 кВ краской
	3239,74 
	152,91 
	2917,43 
	266,52 
	169,40 
	15,17 

	Таблица 33-03-008. Окраска установленных стальных конструкций ОРУ 35-1150 кВ 

   

	
	Измеритель: 1 т конструкций

	
	Окраска за один раз установленных стальных конструкций:

	33-03-008-01
	      ОРУ 35-220 кВ массой до 0,2 т лаком
	725,38 
	155,33 
	447,42 
	154,74 
	122,63 
	15,41 

	33-03-008-02
	      ОРУ 35-220 кВ массой до 0,4 т лаком
	582,72 
	121,67 
	338,42 
	117,04 
	122,63 
	12,07 

	33-03-008-03
	      ОРУ 35-220 кВ массой до 0,6 т лаком
	465,45 
	93,95 
	248,87 
	86,07 
	122,63 
	9,32 

	33-03-008-04
	      ОРУ 35-220 кВ массой до 1 т лаком
	407,03 
	80,14 
	204,26 
	70,64 
	122,63 
	7,95 

	33-03-008-05
	      ОРУ 35-220 кВ массой до 5 т лаком
	343,28 
	65,02 
	155,63 
	53,82 
	122,63 
	6,45 

	33-03-008-06
	      ОРУ 330-1150 кВ массой до 0,2 т краской
	801,08 
	184,26 
	447,42 
	154,74 
	169,40 
	18,28 

	33-03-008-07
	      ОРУ 330-1150 кВ массой до 0,4 т краской
	658,42 
	150,60 
	338,42 
	117,04 
	169,40 
	14,94 

	33-03-008-08
	      ОРУ 330-1150 кВ массой до 0,6 т краской
	548,30 
	130,03 
	248,87 
	86,07 
	169,40 
	12,9 

	33-03-008-09
	      ОРУ 330-1150 кВ массой до 1 т краской
	482,62 
	108,96 
	204,26 
	70,64 
	169,40 
	10,81 

	33-03-008-10
	      ОРУ 330-1150 кВ массой до 5 т краской
	418,98 
	93,95 
	155,63 
	53,82 
	169,40 
	9,32 

	Раздел 4. ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ НАПРЯЖЕНИЕМ 0,38- 35 кВ И ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ ПОДСТАНЦИИ 

   

	Подраздел 4.1 ВОЗДУШНЫЕ ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ НАПРЯЖЕНИЕМ 0,38-35 кВ 

   

	Таблица 33-04-001. Установка с помощью механизмов деревянных опор ВЛ 0,38-10 кВ из пропитанных деталей 

   

	
	Измеритель: 1 опора

	
	Установка с помощью механизмов деревянных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ из пропитанных цельных стоек:

	33-04-001-01
	      одностоечных
	226,85 
	29,42 
	139,91 
	9,05 
	57,52 
	3,17 

	(102-9061)
	  Детали опор пропитанные из пиломатериалов хвойных пород, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(110-9030)
	  Изоляторы штыревые, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(110-9126)
	  Металлические плакаты, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,1)  
	-  

	(110-9160)
	  Крюки, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	33-04-001-02
	      одностоечных с подкосом
	400,75 
	58,56 
	284,67 
	18,44 
	57,52 
	6,31 

	(102-9061)
	  Детали опор пропитанные из пиломатериалов хвойных пород, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(110-9030)
	  Изоляторы штыревые, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(110-9126)
	  Металлические плакаты, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,1)  
	-  

	(110-9160)
	  Крюки, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	33-04-001-03
	      А-образных угловых промежуточных
	510,80 
	104,12 
	349,16 
	21,58 
	57,52 
	11,22 

	(101-1714)
	  Болты с гайками и шайбами строительные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(101-9341)
	  Сталь стержневая диаметром до 10 мм, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(102-9061)
	  Детали опор пропитанные из пиломатериалов хвойных пород, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(110-9030)
	  Изоляторы штыревые, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(110-9091)
	  Штыри, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(110-9126)
	  Металлические плакаты, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,1)  
	-  

	(110-9160)
	  Крюки, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(201-9285)
	  Траверсы стальные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	33-04-001-04
	      А-образных концевых, анкерных
	554,60 
	134,00 
	363,08 
	21,58 
	57,52 
	14,44 

	(101-1714)
	  Болты с гайками и шайбами строительные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(101-9341)
	  Сталь стержневая диаметром до 10 мм, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(102-9061)
	  Детали опор пропитанные из пиломатериалов хвойных пород, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(110-9030)
	  Изоляторы штыревые, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(110-9091)
	  Штыри, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(110-9126)
	  Металлические плакаты, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,1)  
	-  

	(110-9160)
	  Крюки, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(201-9285)
	  Траверсы стальные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	
	Установка с помощью механизмов деревянных опор ВЛ 0,38-10 кВ из пропитанных цельных стоек для совместной подвески проводов:

	33-04-001-05
	      одностоечных
	306,38 
	55,87 
	158,55 
	9,51 
	91,96 
	6,02 

	(101-1714)
	  Болты с гайками и шайбами строительные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(102-9061)
	  Детали опор пропитанные из пиломатериалов хвойных пород, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(110-9030)
	  Изоляторы штыревые, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(110-9091)
	  Штыри, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(110-9126)
	  Металлические плакаты, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,1)  
	-  

	(110-9160)
	  Крюки, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	33-04-001-06
	      одностоечных с подкосом угловых промежуточных
	472,88 
	83,33 
	297,59 
	18,56 
	91,96 
	8,98 

	(101-1714)
	  Болты с гайками и шайбами строительные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(102-9061)
	  Детали опор пропитанные из пиломатериалов хвойных пород, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(110-9030)
	  Изоляторы штыревые, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(110-9091)
	  Штыри, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(110-9126)
	  Металлические плакаты, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,1)  
	-  

	(110-9160)
	  Крюки, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(201-9261)
	  Детали крепления стальные, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	33-04-001-07
	      одностоечных с подкосом концевых, анкерных
	496,49 
	99,11 
	305,42 
	18,56 
	91,96 
	10,82 

	(101-1714)
	  Болты с гайками и шайбами строительные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(102-9061)
	  Детали опор пропитанные из пиломатериалов хвойных пород, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(110-9030)
	  Изоляторы штыревые, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(110-9091)
	  Штыри, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(110-9126)
	  Металлические плакаты, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,1)  
	-  

	(110-9160)
	  Крюки, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(201-9261)
	  Детали крепления стальные, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	
	Установка с помощью механизмов деревянных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ из пропитанных деталей с одинарными приставками:

	33-04-001-08
	      одностоечных
	271,34 
	59,12 
	154,70 
	9,05 
	57,52 
	6,54 

	(101-0824)
	  Проволока черная диаметром 6,0-6,3 мм, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(102-9061)
	  Детали опор пропитанные из пиломатериалов хвойных пород, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(110-9030)
	  Изоляторы штыревые, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(110-9126)
	  Металлические плакаты, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,1)  
	-  

	(110-9160)
	  Крюки, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(201-9266)
	  Хомуты стальные, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(403-9062)
	  Приставки железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	33-04-001-09
	      одностоечных с подкосом
	488,96 
	118,06 
	313,38 
	18,44 
	57,52 
	13,06 

	(101-0824)
	  Проволока черная диаметром 6,0-6,3 мм, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(102-9061)
	  Детали опор пропитанные из пиломатериалов хвойных пород, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(110-9030)
	  Изоляторы штыревые, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(110-9126)
	  Металлические плакаты, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,1)  
	-  

	(110-9160)
	  Крюки, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(201-9266)
	  Хомуты стальные, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(403-9062)
	  Приставки железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	33-04-001-10
	      А-образных угловых промежуточных
	598,26 
	162,00 
	378,74 
	21,58 
	57,52 
	17,92 

	(101-0824)
	  Проволока черная диаметром 6,0-6,3 мм, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(101-1714)
	  Болты с гайками и шайбами строительные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(101-9341)
	  Сталь стержневая диаметром до 10 мм, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(102-9061)
	  Детали опор пропитанные из пиломатериалов хвойных пород, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(110-9030)
	  Изоляторы штыревые, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(110-9091)
	  Штыри, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(110-9126)
	  Металлические плакаты, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,1)  
	-  

	(110-9160)
	  Крюки, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(201-9261)
	  Детали крепления стальные, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(201-9266)
	  Хомуты стальные, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(201-9285)
	  Траверсы стальные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(403-9062)
	  Приставки железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	33-04-001-11
	      А-образных концевых, анкерных
	644,10 
	193,92 
	392,66 
	21,58 
	57,52 
	21,17 

	(101-0824)
	  Проволока черная диаметром 6,0-6,3 мм, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(101-1714)
	  Болты с гайками и шайбами строительные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(101-9341)
	  Сталь стержневая диаметром до 10 мм, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(102-9061)
	  Детали опор пропитанные из пиломатериалов хвойных пород, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(110-9030)
	  Изоляторы штыревые, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(110-9091)
	  Штыри, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(110-9126)
	  Металлические плакаты, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,1)  
	-  

	(110-9160)
	  Крюки, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(201-9261)
	  Детали крепления стальные, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(201-9266)
	  Хомуты стальные, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(201-9285)
	  Траверсы стальные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(403-9062)
	  Приставки железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	
	Установка с помощью механизмов деревянных опор ВЛ 0,38-10 кВ из пропитанных деталей с одинарными приставками для совместной подвески проводов:

	33-04-001-12
	      одностоечных
	351,40 
	86,10 
	173,34 
	9,51 
	91,96 
	9,4 

	(101-0824)
	  Проволока черная диаметром 6,0-6,3 мм, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(101-1714)
	  Болты с гайками и шайбами строительные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(102-9061)
	  Детали опор пропитанные из пиломатериалов хвойных пород, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(110-9030)
	  Изоляторы штыревые, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(110-9126)
	  Металлические плакаты, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,1)  
	-  

	(110-9160)
	  Крюки, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(201-9261)
	  Детали крепления стальные, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(201-9266)
	  Хомуты стальные, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(403-9062)
	  Приставки железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	33-04-001-13
	      одностоечных с подкосом угловых промежуточных
	561,42 
	142,29 
	327,17 
	18,56 
	91,96 
	15,74 

	(101-0824)
	  Проволока черная диаметром 6,0-6,3 мм, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(101-1714)
	  Болты с гайками и шайбами строительные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(102-9061)
	  Детали опор пропитанные из пиломатериалов хвойных пород, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(110-9030)
	  Изоляторы штыревые, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(110-9126)
	  Металлические плакаты, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,1)  
	-  

	(110-9160)
	  Крюки, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(201-9261)
	  Детали крепления стальные, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(201-9266)
	  Хомуты стальные, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(403-9062)
	  Приставки железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	33-04-001-14
	      одностоечных с подкосом концевых, анкерных
	586,06 
	159,10 
	335,00 
	18,56 
	91,96 
	17,6 

	(101-0824)
	  Проволока черная диаметром 6,0-6,3 мм, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(101-1714)
	  Болты с гайками и шайбами строительные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(102-9061)
	  Детали опор пропитанные из пиломатериалов хвойных пород, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(110-9030)
	  Изоляторы штыревые, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(110-9126)
	  Металлические плакаты, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,1)  
	-  

	(110-9160)
	  Крюки, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(201-9261)
	  Детали крепления стальные, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(201-9266)
	  Хомуты стальные, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(403-9062)
	  Приставки железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	
	Установка с помощью механизмов деревянных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ из пропитанных деталей с двойными приставками:

	33-04-001-15
	      одностоечных
	317,90 
	74,49 
	185,89 
	10,79 
	57,52 
	8,24 

	(101-0824)
	  Проволока черная диаметром 6,0-6,3 мм, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(102-9061)
	  Детали опор пропитанные из пиломатериалов хвойных пород, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(110-9030)
	  Изоляторы штыревые, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(110-9126)
	  Металлические плакаты, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,1)  
	-  

	(110-9160)
	  Крюки, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(201-9266)
	  Хомуты стальные, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(403-9062)
	  Приставки железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	33-04-001-16
	      одностоечных с подкосом
	579,62 
	148,71 
	373,39 
	21,69 
	57,52 
	16,45 

	(101-0824)
	  Проволока черная диаметром 6,0-6,3 мм, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(102-9061)
	  Детали опор пропитанные из пиломатериалов хвойных пород, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(110-9030)
	  Изоляторы штыревые, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(110-9126)
	  Металлические плакаты, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,1)  
	-  

	(110-9160)
	  Крюки, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(201-9266)
	  Хомуты стальные, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(403-9062)
	  Приставки железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	33-04-001-17
	      А-образных угловых промежуточных
	688,91 
	192,64 
	438,75 
	24,82 
	57,52 
	21,31 

	(101-0824)
	  Проволока черная диаметром 6,0-6,3 мм, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(101-1714)
	  Болты с гайками и шайбами строительные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(101-9341)
	  Сталь стержневая диаметром до 10 мм, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(102-9061)
	  Детали опор пропитанные из пиломатериалов хвойных пород, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(110-9030)
	  Изоляторы штыревые, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(110-9091)
	  Штыри, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(110-9126)
	  Металлические плакаты, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,1)  
	-  

	(110-9160)
	  Крюки, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(201-9261)
	  Детали крепления стальные, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(201-9266)
	  Хомуты стальные, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(201-9285)
	  Траверсы стальные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(403-9062)
	  Приставки железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	33-04-001-18
	      А-образных концевых, анкерных
	735,16 
	224,97 
	452,67 
	24,82 
	57,52 
	24,56 

	(101-0824)
	  Проволока черная диаметром 6,0-6,3 мм, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(101-1714)
	  Болты с гайками и шайбами строительные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(101-9341)
	  Сталь стержневая диаметром до 10 мм, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(102-9061)
	  Детали опор пропитанные из пиломатериалов хвойных пород, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(110-9030)
	  Изоляторы штыревые, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(110-9091)
	  Штыри, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(110-9126)
	  Металлические плакаты, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,1)  
	-  

	(110-9160)
	  Крюки, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(201-9261)
	  Детали крепления стальные, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(201-9266)
	  Хомуты стальные, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(201-9285)
	  Траверсы стальные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(403-9062)
	  Приставки железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	
	Установка с помощью механизмов деревянных опор ВЛ 0,38-10 кВ из пропитанных деталей с двойными приставками для совместной подвески проводов:

	33-04-001-19
	      одностоечных
	393,51 
	100,25 
	201,30 
	11,02 
	91,96 
	11,09 

	(101-0824)
	  Проволока черная диаметром 6,0-6,3 мм, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(101-1714)
	  Болты с гайками и шайбами строительные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(102-9061)
	  Детали опор пропитанные из пиломатериалов хвойных пород, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(110-9030)
	  Изоляторы штыревые, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(110-9126)
	  Металлические плакаты, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,1)  
	-  

	(110-9160)
	  Крюки, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(201-9261)
	  Детали крепления стальные, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(201-9266)
	  Хомуты стальные, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(403-9062)
	  Приставки железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	33-04-001-20
	      одностоечных с подкосом угловых промежуточных
	652,09 
	172,94 
	387,19 
	21,81 
	91,96 
	19,13 

	(101-0824)
	  Проволока черная диаметром 6,0-6,3 мм, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(101-1714)
	  Болты с гайками и шайбами строительные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(102-9061)
	  Детали опор пропитанные из пиломатериалов хвойных пород, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(110-9030)
	  Изоляторы штыревые, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(110-9126)
	  Металлические плакаты, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,1)  
	-  

	(110-9160)
	  Крюки, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(201-9261)
	  Детали крепления стальные, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(201-9266)
	  Хомуты стальные, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(403-9062)
	  Приставки железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	33-04-001-21
	      одностоечных с подкосом концевых, анкерных
	676,64 
	189,66 
	395,02 
	21,81 
	91,96 
	20,98 

	(101-0824)
	  Проволока черная диаметром 6,0-6,3 мм, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(101-1714)
	  Болты с гайками и шайбами строительные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(102-9061)
	  Детали опор пропитанные из пиломатериалов хвойных пород, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(110-9030)
	  Изоляторы штыревые, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(110-9126)
	  Металлические плакаты, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,1)  
	-  

	(110-9160)
	  Крюки, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(201-9261)
	  Детали крепления стальные, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(201-9266)
	  Хомуты стальные, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(403-9062)
	  Приставки железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	Таблица 33-04-002. Установка вручную деревянных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ из пропитанных деталей 

   

	
	Измеритель: 1 опора

	
	Установка вручную деревянных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ из пропитанных цельных стоек длиной до 9,5 м:

	33-04-002-01
	      одностоечных
	102,05 
	29,74 
	14,79 
	0,00 
	57,52 
	3,33 

	(102-9061)
	  Детали опор пропитанные из пиломатериалов хвойных пород, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(110-9030)
	  Изоляторы штыревые, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(110-9126)
	  Металлические плакаты, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,1)  
	-  

	(110-9160)
	  Крюки, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	33-04-002-02
	      одностоечных с одним подкосом
	150,34 
	62,37 
	30,45 
	0,00 
	57,52 
	7,04 

	(102-9061)
	  Детали опор пропитанные из пиломатериалов хвойных пород, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(110-9030)
	  Изоляторы штыревые, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(110-9126)
	  Металлические плакаты, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,1)  
	-  

	(110-9160)
	  Крюки, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	33-04-002-03
	      А-образных угловых промежуточных
	206,25 
	100,02 
	48,71 
	0,00 
	57,52 
	11,2 

	(101-1714)
	  Болты с гайками и шайбами строительные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(101-9341)
	  Сталь стержневая диаметром до 10 мм, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(102-9061)
	  Детали опор пропитанные из пиломатериалов хвойных пород, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(110-9030)
	  Изоляторы штыревые, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(110-9091)
	  Штыри, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(110-9126)
	  Металлические плакаты, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,1)  
	-  

	(110-9160)
	  Крюки, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(201-9261)
	  Детали крепления стальные, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(201-9285)
	  Траверсы стальные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	33-04-002-04
	      А-образных концевых, анкерных
	247,85 
	127,70 
	62,63 
	0,00 
	57,52 
	14,3 

	(101-1714)
	  Болты с гайками и шайбами строительные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(101-9341)
	  Сталь стержневая диаметром до 10 мм, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(102-9061)
	  Детали опор пропитанные из пиломатериалов хвойных пород, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(110-9030)
	  Изоляторы штыревые, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(110-9091)
	  Штыри, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(110-9126)
	  Металлические плакаты, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,1)  
	-  

	(110-9160)
	  Крюки, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(201-9261)
	  Детали крепления стальные, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(201-9285)
	  Траверсы стальные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	
	Установка вручную деревянных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ из пропитанных цельных стоек длиной свыше 9,5 м:

	33-04-002-05
	      одностоечных
	112,23 
	36,44 
	18,27 
	0,00 
	57,52 
	4,15 

	(102-9061)
	  Детали опор пропитанные из пиломатериалов хвойных пород, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(110-9030)
	  Изоляторы штыревые, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(110-9126)
	  Металлические плакаты, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,1)  
	-  

	(110-9160)
	  Крюки, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	33-04-002-06
	      одностоечных с одним подкосом
	168,31 
	74,25 
	36,54 
	0,00 
	57,52 
	8,38 

	(102-9061)
	  Детали опор пропитанные из пиломатериалов хвойных пород, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(110-9030)
	  Изоляторы штыревые, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(110-9126)
	  Металлические плакаты, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,1)  
	-  

	(110-9160)
	  Крюки, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	33-04-002-07
	      А-образных угловых промежуточных
	240,45 
	122,04 
	60,89 
	0,00 
	57,52 
	13,9 

	(101-1714)
	  Болты с гайками и шайбами строительные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(101-9341)
	  Сталь стержневая диаметром до 10 мм, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(102-9061)
	  Детали опор пропитанные из пиломатериалов хвойных пород, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(110-9030)
	  Изоляторы штыревые, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(110-9091)
	  Штыри, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(110-9126)
	  Металлические плакаты, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,1)  
	-  

	(110-9160)
	  Крюки, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(201-9261)
	  Детали крепления стальные, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(201-9285)
	  Траверсы стальные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	33-04-002-08
	      А-образных концевых, анкерных
	285,93 
	153,60 
	74,81 
	0,00 
	57,52 
	17,2 

	(101-1714)
	  Болты с гайками и шайбами строительные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(101-9341)
	  Сталь стержневая диаметром до 10 мм, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(102-9061)
	  Детали опор пропитанные из пиломатериалов хвойных пород, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(110-9030)
	  Изоляторы штыревые, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(110-9091)
	  Штыри, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(110-9126)
	  Металлические плакаты, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,1)  
	-  

	(110-9160)
	  Крюки, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(201-9261)
	  Детали крепления стальные, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(201-9285)
	  Траверсы стальные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	
	Установка вручную деревянных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ из пропитанных деталей длиной до 9,5 м с одинарными приставками:

	33-04-002-09
	      одностоечных
	139,78 
	55,29 
	26,97 
	0,00 
	57,52 
	6,24 

	(101-0824)
	  Проволока черная диаметром 6,0-6,3 мм, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(102-9061)
	  Детали опор пропитанные из пиломатериалов хвойных пород, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(110-9030)
	  Изоляторы штыревые, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(110-9126)
	  Металлические плакаты, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,1)  
	-  

	(110-9160)
	  Крюки, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(201-9266)
	  Хомуты стальные, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(403-9062)
	  Приставки железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	33-04-002-10
	      одностоечных с одним подкосом
	228,35 
	114,29 
	56,54 
	0,00 
	57,52 
	12,9 

	(101-0824)
	  Проволока черная диаметром 6,0-6,3 мм, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(101-1714)
	  Болты с гайками и шайбами строительные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(102-9061)
	  Детали опор пропитанные из пиломатериалов хвойных пород, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(110-9030)
	  Изоляторы штыревые, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(110-9091)
	  Штыри, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(110-9126)
	  Металлические плакаты, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,1)  
	-  

	(110-9160)
	  Крюки, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(201-9261)
	  Детали крепления стальные, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(201-9266)
	  Хомуты стальные, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(201-9285)
	  Траверсы стальные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(403-9062)
	  Приставки железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	33-04-002-11
	      А-образных угловых промежуточных
	283,27 
	151,81 
	73,94 
	0,00 
	57,52 
	17 

	(101-0824)
	  Проволока черная диаметром 6,0-6,3 мм, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(101-1714)
	  Болты с гайками и шайбами строительные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(101-9341)
	  Сталь стержневая диаметром до 10 мм, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(102-9061)
	  Детали опор пропитанные из пиломатериалов хвойных пород, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(110-9030)
	  Изоляторы штыревые, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(110-9091)
	  Штыри, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(110-9126)
	  Металлические плакаты, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,1)  
	-  

	(110-9160)
	  Крюки, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(201-9261)
	  Детали крепления стальные, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(201-9266)
	  Хомуты стальные, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(201-9285)
	  Траверсы стальные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(403-9062)
	  Приставки железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	33-04-002-12
	      А-образных концевых, анкерных
	324,87 
	179,49 
	87,86 
	0,00 
	57,52 
	20,1 

	(101-0824)
	  Проволока черная диаметром 6,0-6,3 мм, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(101-9341)
	  Сталь стержневая диаметром до 10 мм, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(102-9061)
	  Детали опор пропитанные из пиломатериалов хвойных пород, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(110-9030)
	  Изоляторы штыревые, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(110-9126)
	  Металлические плакаты, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,1)  
	-  

	(110-9160)
	  Крюки, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(201-9266)
	  Хомуты стальные, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(403-9062)
	  Приставки железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	
	Установка вручную деревянных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ из пропитанных деталей длиной свыше 9,5 м с одинарными приставками:

	33-04-002-13
	      одностоечных
	150,52 
	62,55 
	30,45 
	0,00 
	57,52 
	7,06 

	(101-0824)
	  Проволока черная диаметром 6,0-6,3 мм, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(102-9061)
	  Детали опор пропитанные из пиломатериалов хвойных пород, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(110-9030)
	  Изоляторы штыревые, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(110-9126)
	  Металлические плакаты, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,1)  
	-  

	(110-9160)
	  Крюки, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(201-9266)
	  Хомуты стальные, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(403-9062)
	  Приставки железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	33-04-002-14
	      одностоечных с одним подкосом
	245,09 
	125,81 
	61,76 
	0,00 
	57,52 
	14,2 

	(101-0824)
	  Проволока черная диаметром 6,0-6,3 мм, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(101-1714)
	  Болты с гайками и шайбами строительные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(101-9341)
	  Сталь стержневая диаметром до 10 мм, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(102-9061)
	  Детали опор пропитанные из пиломатериалов хвойных пород, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(110-9030)
	  Изоляторы штыревые, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(110-9091)
	  Штыри, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(110-9126)
	  Металлические плакаты, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,1)  
	-  

	(110-9160)
	  Крюки, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(201-9261)
	  Детали крепления стальные, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(201-9266)
	  Хомуты стальные, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(201-9285)
	  Траверсы стальные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(403-9062)
	  Приставки железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	33-04-002-15
	      А-образных угловых промежуточных
	318,18 
	174,54 
	86,12 
	0,00 
	57,52 
	19,7 

	(101-0824)
	  Проволока черная диаметром 6,0-6,3 мм, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(101-1714)
	  Болты с гайками и шайбами строительные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(101-9341)
	  Сталь стержневая диаметром до 10 мм, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(102-9061)
	  Детали опор пропитанные из пиломатериалов хвойных пород, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(110-9030)
	  Изоляторы штыревые, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(110-9091)
	  Штыри, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(110-9126)
	  Металлические плакаты, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,1)  
	-  

	(110-9160)
	  Крюки, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(201-9261)
	  Детали крепления стальные, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(201-9266)
	  Хомуты стальные, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(201-9285)
	  Траверсы стальные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(403-9062)
	  Приставки железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	33-04-002-16
	      А-образных концевых, анкерных
	362,95 
	205,39 
	100,04 
	0,00 
	57,52 
	23 

	(101-0824)
	  Проволока черная диаметром 6,0-6,3 мм, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(102-9061)
	  Детали опор пропитанные из пиломатериалов хвойных пород, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(110-9030)
	  Изоляторы штыревые, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(110-9091)
	  Штыри, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(110-9126)
	  Металлические плакаты, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,1)  
	-  

	(110-9160)
	  Крюки, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(201-9261)
	  Детали крепления стальные, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(201-9266)
	  Хомуты стальные, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(201-9285)
	  Траверсы стальные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(403-9062)
	  Приставки железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	
	Установка вручную деревянных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ из пропитанных деталей длиной до 9,5 м с двойными приставками:

	33-04-002-17
	      одностоечных
	163,20 
	70,88 
	34,80 
	0,00 
	57,52 
	8 

	(101-0824)
	  Проволока черная диаметром 6,0-6,3 мм, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(102-9061)
	  Детали опор пропитанные из пиломатериалов хвойных пород, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(110-9030)
	  Изоляторы штыревые, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(110-9126)
	  Металлические плакаты, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,1)  
	-  

	(110-9160)
	  Крюки, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(201-9266)
	  Хомуты стальные, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(403-9062)
	  Приставки железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	33-04-002-18
	      одностоечных с одним подкосом
	274,15 
	145,30 
	71,33 
	0,00 
	57,52 
	16,4 

	(101-0824)
	  Проволока черная диаметром 6,0-6,3 мм, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(102-9061)
	  Детали опор пропитанные из пиломатериалов хвойных пород, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(110-9030)
	  Изоляторы штыревые, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(110-9126)
	  Металлические плакаты, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,1)  
	-  

	(110-9160)
	  Крюки, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(201-9266)
	  Хомуты стальные, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(403-9062)
	  Приставки железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	33-04-002-19
	      А-образных угловых промежуточных
	330,19 
	183,07 
	89,60 
	0,00 
	57,52 
	20,5 

	(101-0824)
	  Проволока черная диаметром 6,0-6,3 мм, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(101-1714)
	  Болты с гайками и шайбами строительные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(101-9341)
	  Сталь стержневая диаметром до 10 мм, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(102-9061)
	  Детали опор пропитанные из пиломатериалов хвойных пород, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(110-9030)
	  Изоляторы штыревые, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(110-9091)
	  Штыри, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(110-9126)
	  Металлические плакаты, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,1)  
	-  

	(110-9160)
	  Крюки, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(201-9261)
	  Детали крепления стальные, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(201-9266)
	  Хомуты стальные, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(201-9285)
	  Траверсы стальные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(403-9062)
	  Приставки железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	33-04-002-20
	      А-образных концевых, анкерных
	371,02 
	209,98 
	103,52 
	0,00 
	57,52 
	23,7 

	(101-0824)
	  Проволока черная диаметром 6,0-6,3 мм, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(101-1714)
	  Болты с гайками и шайбами строительные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(101-9341)
	  Сталь стержневая диаметром до 10 мм, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(102-9061)
	  Детали опор пропитанные из пиломатериалов хвойных пород, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(110-9030)
	  Изоляторы штыревые, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(110-9091)
	  Штыри, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(110-9126)
	  Металлические плакаты, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,1)  
	-  

	(110-9160)
	  Крюки, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(201-9261)
	  Детали крепления стальные, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(201-9266)
	  Хомуты стальные, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(201-9285)
	  Траверсы стальные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(403-9062)
	  Приставки железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	
	Установка вручную деревянных опор ВЛ 0,38-10 кВ из пропитанных деталей длиной свыше 9,5 м с двойными приставками:

	33-04-002-21
	      одностоечных
	173,95 
	78,15 
	38,28 
	0,00 
	57,52 
	8,82 

	(101-0824)
	  Проволока черная диаметром 6,0-6,3 мм, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(102-9061)
	  Детали опор пропитанные из пиломатериалов хвойных пород, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(110-9030)
	  Изоляторы штыревые, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(110-9126)
	  Металлические плакаты, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,1)  
	-  

	(110-9160)
	  Крюки, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(201-9266)
	  Хомуты стальные, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(403-9062)
	  Приставки железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	33-04-002-22
	      одностоечных с одним подкосом
	291,76 
	156,82 
	77,42 
	0,00 
	57,52 
	17,7 

	(101-0824)
	  Проволока черная диаметром 6,0-6,3 мм, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(102-9061)
	  Детали опор пропитанные из пиломатериалов хвойных пород, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(110-9030)
	  Изоляторы штыревые, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(110-9126)
	  Металлические плакаты, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,1)  
	-  

	(110-9160)
	  Крюки, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(201-9266)
	  Хомуты стальные, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(403-9062)
	  Приставки железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	33-04-002-23
	      А-образных угловых промежуточных
	363,98 
	205,55 
	100,91 
	0,00 
	57,52 
	23,2 

	(101-0824)
	  Проволока черная диаметром 6,0-6,3 мм, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(101-1714)
	  Болты с гайками и шайбами строительные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(101-9341)
	  Сталь стержневая диаметром до 10 мм, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(102-9061)
	  Детали опор пропитанные из пиломатериалов хвойных пород, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(110-9030)
	  Изоляторы штыревые, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(110-9091)
	  Штыри, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(110-9126)
	  Металлические плакаты, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,1)  
	-  

	(110-9160)
	  Крюки, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(201-9261)
	  Детали крепления стальные, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(201-9266)
	  Хомуты стальные, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(201-9285)
	  Траверсы стальные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(403-9062)
	  Приставки железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	33-04-002-24
	      А-образных концевых, анкерных
	410,76 
	237,54 
	115,70 
	0,00 
	57,52 
	26,6 

	(101-0824)
	  Проволока черная диаметром 6,0-6,3 мм, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(101-1714)
	  Болты с гайками и шайбами строительные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(101-9341)
	  Сталь стержневая диаметром до 10 мм, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(102-9061)
	  Детали опор пропитанные из пиломатериалов хвойных пород, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(110-9030)
	  Изоляторы штыревые, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(110-9091)
	  Штыри, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(110-9126)
	  Металлические плакаты, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,1)  
	-  

	(110-9160)
	  Крюки, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(201-9261)
	  Детали крепления стальные, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(201-9266)
	  Хомуты стальные, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(201-9285)
	  Траверсы стальные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(403-9062)
	  Приставки железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	Таблица 33-04-003. Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ 

   

	
	Измеритель: 1 опора

	
	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок:

	33-04-003-01
	      одностоечных
	221,75 
	35,26 
	142,52 
	9,05 
	43,97 
	3,8 

	(101-1714)
	  Болты с гайками и шайбами строительные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(101-9341)
	  Сталь стержневая диаметром до 10 мм, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(110-9030)
	  Изоляторы штыревые, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(110-9091)
	  Штыри, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(110-9126)
	  Металлические плакаты, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,1)  
	-  

	(201-9266)
	  Хомуты стальные, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(201-9285)
	  Траверсы стальные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(403-1180)
	  Стойка железобетонная вибрированная для опор, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	33-04-003-02
	      одностоечных с одним подкосом
	452,52 
	73,31 
	335,24 
	21,58 
	43,97 
	7,9 

	(101-1714)
	  Болты с гайками и шайбами строительные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(101-9341)
	  Сталь стержневая диаметром до 10 мм, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(110-9030)
	  Изоляторы штыревые, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(110-9091)
	  Штыри, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(110-9126)
	  Металлические плакаты, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,1)  
	-  

	(201-9261)
	  Детали крепления стальные, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(201-9266)
	  Хомуты стальные, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(201-9285)
	  Траверсы стальные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(403-1180)
	  Стойка железобетонная вибрированная для опор, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	33-04-003-03
	      одностоечных с двумя подкосами
	695,62 
	112,38 
	539,27 
	34,92 
	43,97 
	12,11 

	(101-1714)
	  Болты с гайками и шайбами строительные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(101-9341)
	  Сталь стержневая диаметром до 10 мм, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(110-9030)
	  Изоляторы штыревые, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(110-9091)
	  Штыри, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(110-9126)
	  Металлические плакаты, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,1)  
	-  

	(201-9261)
	  Детали крепления стальные, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(201-9266)
	  Хомуты стальные, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(201-9285)
	  Траверсы стальные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(403-1180)
	  Стойка железобетонная вибрированная для опор, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	
	Установка железобетонных опор для совместной подвески проводов ВЛ 0,38; 6-10 кВ без приставок:

	33-04-003-04
	      одностоечных
	288,44 
	51,60 
	158,43 
	9,63 
	78,41 
	5,56 

	(101-1714)
	  Болты с гайками и шайбами строительные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(101-9341)
	  Сталь стержневая диаметром до 10 мм, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(110-9030)
	  Изоляторы штыревые, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(110-9091)
	  Штыри, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(110-9126)
	  Металлические плакаты, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,1)  
	-  

	(201-9266)
	  Хомуты стальные, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(201-9285)
	  Траверсы стальные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(403-1180)
	  Стойка железобетонная вибрированная для опор, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	33-04-003-05
	      одностоечных с одним подкосом
	519,81 
	92,61 
	348,79 
	21,92 
	78,41 
	9,98 

	(101-1714)
	  Болты с гайками и шайбами строительные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(101-9341)
	  Сталь стержневая диаметром до 10 мм, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(110-9030)
	  Изоляторы штыревые, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(110-9091)
	  Штыри, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(110-9126)
	  Металлические плакаты, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,1)  
	-  

	(201-9261)
	  Детали крепления стальные, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(201-9266)
	  Хомуты стальные, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(201-9285)
	  Траверсы стальные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(403-1180)
	  Стойка железобетонная вибрированная для опор, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	33-04-003-06
	      одностоечных с двумя подкосами
	796,34 
	140,51 
	577,42 
	36,66 
	78,41 
	15,34 

	(101-1714)
	  Болты с гайками и шайбами строительные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(101-9341)
	  Сталь стержневая диаметром до 10 мм, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(110-9030)
	  Изоляторы штыревые, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(110-9091)
	  Штыри, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(110-9126)
	  Металлические плакаты, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,1)  
	-  

	(201-9261)
	  Детали крепления стальные, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(201-9266)
	  Хомуты стальные, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(201-9285)
	  Траверсы стальные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(403-1180)
	  Стойка железобетонная вибрированная для опор, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(403-9062)
	  Приставки железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	
	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ c траверсами с одинарными приставками:

	33-04-003-07
	      одностоечных
	248,41 
	53,22 
	151,22 
	9,05 
	43,97 
	5,81 

	(101-1714)
	  Болты с гайками и шайбами строительные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(101-9341)
	  Сталь стержневая диаметром до 10 мм, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(110-9030)
	  Изоляторы штыревые, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(110-9091)
	  Штыри, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(110-9126)
	  Металлические плакаты, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,1)  
	-  

	(201-9266)
	  Хомуты стальные, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(201-9285)
	  Траверсы стальные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(403-1180)
	  Стойка железобетонная вибрированная для опор, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(403-9062)
	  Приставки железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	33-04-003-08
	      одностоечных с одним подкосом
	505,80 
	109,19 
	352,64 
	21,58 
	43,97 
	11,92 

	(101-1714)
	  Болты с гайками и шайбами строительные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(101-9341)
	  Сталь стержневая диаметром до 10 мм, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(110-9030)
	  Изоляторы штыревые, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(110-9091)
	  Штыри, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(110-9126)
	  Металлические плакаты, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,1)  
	-  

	(201-9261)
	  Детали крепления стальные, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(201-9266)
	  Хомуты стальные, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(201-9285)
	  Траверсы стальные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(403-1180)
	  Стойка железобетонная вибрированная для опор, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(403-9062)
	  Приставки железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	33-04-003-09
	      одностоечных с двумя подкосами
	775,50 
	166,16 
	565,37 
	34,92 
	43,97 
	18,14 

	(101-1714)
	  Болты с гайками и шайбами строительные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(101-9341)
	  Сталь стержневая диаметром до 10 мм, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(110-9030)
	  Изоляторы штыревые, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(110-9091)
	  Штыри, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(110-9126)
	  Металлические плакаты, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,1)  
	-  

	(201-9261)
	  Детали крепления стальные, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(201-9266)
	  Хомуты стальные, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(201-9285)
	  Траверсы стальные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(403-1180)
	  Стойка железобетонная вибрированная для опор, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(403-9062)
	  Приставки железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	
	Установка железобетонных опор для совместной подвески проводов ВЛ 0,38; 6-10 кВ с одинарными приставками:

	33-04-003-10
	      одностоечных
	314,88 
	69,34 
	167,13 
	9,63 
	78,41 
	7,57 

	(101-1714)
	  Болты с гайками и шайбами строительные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(101-9341)
	  Сталь стержневая диаметром до 10 мм, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(110-9030)
	  Изоляторы штыревые, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(110-9091)
	  Штыри, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(110-9126)
	  Металлические плакаты, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,1)  
	-  

	(201-9266)
	  Хомуты стальные, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(201-9285)
	  Траверсы стальные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(403-1180)
	  Стойка железобетонная вибрированная для опор, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(403-9062)
	  Приставки железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	33-04-003-11
	      одностоечных с одним подкосом
	572,83 
	128,24 
	366,18 
	21,92 
	78,41 
	14 

	(101-1714)
	  Болты с гайками и шайбами строительные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(101-9341)
	  Сталь стержневая диаметром до 10 мм, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(110-9030)
	  Изоляторы штыревые, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(110-9091)
	  Штыри, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(110-9126)
	  Металлические плакаты, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,1)  
	-  

	(201-9261)
	  Детали крепления стальные, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(201-9266)
	  Хомуты стальные, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(201-9285)
	  Траверсы стальные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(403-1180)
	  Стойка железобетонная вибрированная для опор, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(403-9062)
	  Приставки железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	33-04-003-12
	      одностоечных с двумя подкосами
	877,67 
	195,75 
	603,51 
	36,66 
	78,41 
	21,37 

	(101-1714)
	  Болты с гайками и шайбами строительные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(101-9341)
	  Сталь стержневая диаметром до 10 мм, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(110-9030)
	  Изоляторы штыревые, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(110-9091)
	  Штыри, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(110-9126)
	  Металлические плакаты, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,1)  
	-  

	(201-9261)
	  Детали крепления стальные, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(201-9266)
	  Хомуты стальные, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(201-9285)
	  Траверсы стальные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(403-1180)
	  Стойка железобетонная вибрированная для опор, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(403-9062)
	  Приставки железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	
	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ c траверсами с двойными приставками:

	33-04-003-13
	      одностоечных
	294,88 
	69,25 
	181,66 
	10,67 
	43,97 
	7,66 

	(101-1714)
	  Болты с гайками и шайбами строительные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(101-9341)
	  Сталь стержневая диаметром до 10 мм, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(110-9030)
	  Изоляторы штыревые, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(110-9091)
	  Штыри, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(110-9126)
	  Металлические плакаты, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,1)  
	-  

	(201-9266)
	  Хомуты стальные, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(201-9285)
	  Траверсы стальные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(403-1180)
	  Стойка железобетонная вибрированная для опор, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(403-9062)
	  Приставки железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	33-04-003-14
	      одностоечных с одним подкосом
	597,08 
	141,20 
	411,91 
	24,71 
	43,97 
	15,62 

	(101-1714)
	  Болты с гайками и шайбами строительные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(101-9341)
	  Сталь стержневая диаметром до 10 мм, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(110-9030)
	  Изоляторы штыревые, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(110-9091)
	  Штыри, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(110-9126)
	  Металлические плакаты, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,1)  
	-  

	(201-9261)
	  Детали крепления стальные, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(201-9266)
	  Хомуты стальные, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(201-9285)
	  Траверсы стальные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(403-1180)
	  Стойка железобетонная вибрированная для опор, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(403-9062)
	  Приставки железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	33-04-003-15
	      одностоечных с двумя подкосами
	914,08 
	214,16 
	655,95 
	39,67 
	43,97 
	23,69 

	(101-1714)
	  Болты с гайками и шайбами строительные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(101-9341)
	  Сталь стержневая диаметром до 10 мм, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(110-9030)
	  Изоляторы штыревые, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(110-9091)
	  Штыри, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(110-9126)
	  Металлические плакаты, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,1)  
	-  

	(201-9261)
	  Детали крепления стальные, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(201-9266)
	  Хомуты стальные, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(201-9285)
	  Траверсы стальные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(403-1180)
	  Стойка железобетонная вибрированная для опор, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(403-9062)
	  Приставки железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	
	Установка железобетонных опор для совместной подвески проводов ВЛ 0,38; 6-10 кВ с двойными приставками:

	33-04-003-16
	      одностоечных
	359,52 
	85,16 
	195,95 
	11,14 
	78,41 
	9,42 

	(101-1714)
	  Болты с гайками и шайбами строительные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(101-9341)
	  Сталь стержневая диаметром до 10 мм, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(110-9030)
	  Изоляторы штыревые, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(110-9091)
	  Штыри, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(110-9126)
	  Металлические плакаты, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,1)  
	-  

	(201-9266)
	  Хомуты стальные, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(201-9285)
	  Траверсы стальные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(403-1180)
	  Стойка железобетонная вибрированная для опор, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(403-9062)
	  Приставки железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	33-04-003-17
	      одностоечных с одним подкосом
	664,75 
	160,01 
	426,33 
	25,06 
	78,41 
	17,7 

	(101-1714)
	  Болты с гайками и шайбами строительные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(101-9341)
	  Сталь стержневая диаметром до 10 мм, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(110-9030)
	  Изоляторы штыревые, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(110-9091)
	  Штыри, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(110-9126)
	  Металлические плакаты, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,1)  
	-  

	(201-9261)
	  Детали крепления стальные, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(201-9266)
	  Хомуты стальные, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(201-9285)
	  Траверсы стальные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(403-1180)
	  Стойка железобетонная вибрированная для опор, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(403-9062)
	  Приставки железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	33-04-003-18
	      одностоечных с двумя подкосами
	1014,25 
	243,36 
	692,48 
	41,30 
	78,41 
	26,92 

	(101-1714)
	  Болты с гайками и шайбами строительные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(101-9341)
	  Сталь стержневая диаметром до 10 мм, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(110-9030)
	  Изоляторы штыревые, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(110-9091)
	  Штыри, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(110-9126)
	  Металлические плакаты, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,1)  
	-  

	(201-9261)
	  Детали крепления стальные, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(201-9266)
	  Хомуты стальные, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(201-9285)
	  Траверсы стальные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(403-1180)
	  Стойка железобетонная вибрированная для опор, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(403-9062)
	  Приставки железобетонные, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	Таблица 33-04-004. Установка одностоечных опор ВЛ 35 кВ с железобетонными вибрированными стойками длиной 16,4 м 

   

	
	Измеритель: 1 опора

	
	Установка одностоечных промежуточных опор ВЛ 35 кВ с железобетонными вибрированными стойками длиной 16,4 м:

	33-04-004-01
	      без тросостойки
	582,05 
	102,60 
	463,66 
	39,74 
	15,79 
	10,8 

	(101-1714)
	  Болты с гайками и шайбами строительные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(110-9126)
	  Металлические плакаты, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,2)  
	-  

	(201-9266)
	  Хомуты стальные, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(201-9285)
	  Траверсы стальные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(403-1180)
	  Стойка железобетонная вибрированная для опор, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(408-0200)
	  Смесь песчано-гравийная природная, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	33-04-004-02
	      с тросостойкой
	615,15 
	108,59 
	490,77 
	42,19 
	15,79 
	11,43 

	(101-1714)
	  Болты с гайками и шайбами строительные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(110-9126)
	  Металлические плакаты, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,2)  
	-  

	(201-9266)
	  Хомуты стальные, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(201-9285)
	  Траверсы стальные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(201-9298)
	  Тросостойки стальные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(403-1180)
	  Стойка железобетонная вибрированная для опор, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(408-0200)
	  Смесь песчано-гравийная природная, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	
	Установка одностоечных анкерных опор ВЛ 35 кВ с железобетонными вибрированными стойками длиной 16,4 м:

	33-04-004-03
	      без тросостойки
	769,51 
	136,90 
	616,82 
	53,42 
	15,79 
	14,41 

	(101-1714)
	  Болты с гайками и шайбами строительные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(110-9126)
	  Металлические плакаты, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,2)  
	-  

	(201-9266)
	  Хомуты стальные, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(201-9285)
	  Траверсы стальные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(403-1180)
	  Стойка железобетонная вибрированная для опор, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(408-0200)
	  Смесь песчано-гравийная природная, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	33-04-004-04
	      с тросостойкой
	829,78 
	148,39 
	665,60 
	57,79 
	15,79 
	15,62 

	(101-1714)
	  Болты с гайками и шайбами строительные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(110-9126)
	  Металлические плакаты, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(0,2)  
	-  

	(201-9266)
	  Хомуты стальные, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(201-9285)
	  Траверсы стальные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(201-9298)
	  Тросостойки стальные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(403-1180)
	  Стойка железобетонная вибрированная для опор, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(408-0200)
	  Смесь песчано-гравийная природная, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	Таблица 33-04-005. Установка оттяжек к опорам ВЛ 

   

	
	Измеритель: 1 оттяжка

	
	Установка оттяжек одинарных к опорам:

	33-04-005-01
	      ВЛ 0,38 кВ
	16,63 
	10,72 
	5,22 
	0,00 
	0,69 
	1,2 

	(101-1714)
	  Болты с гайками и шайбами строительные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(201-9040)
	  Оттяжки, (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(201-9261)
	  Детали крепления стальные, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	33-04-005-02
	      ВЛ 6-10 кВ
	24,59 
	16,07 
	7,83 
	0,00 
	0,69 
	1,8 

	(101-1714)
	  Болты с гайками и шайбами строительные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(201-9040)
	  Оттяжки, (компл.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(201-9261)
	  Детали крепления стальные, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	33-04-005-03
	      ВЛ 35 кВ
	58,82 
	23,01 
	31,73 
	2,03 
	4,08 
	2,48 

	(101-1714)
	  Болты с гайками и шайбами строительные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(201-9261)
	  Детали крепления стальные, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(509-9070)
	  Трос, (м)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	33-04-005-04
	Установка оттяжек двойных к опорам ВЛ 35 кВ
	88,19 
	30,44 
	53,40 
	3,93 
	4,35 
	3,28 

	(101-1714)
	  Болты с гайками и шайбами строительные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(201-9261)
	  Детали крепления стальные, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(509-9070)
	  Трос, (м)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	Таблица 33-04-006. Установка ригелей на стойки и приставки опор ВЛ 0,38-10кВ 

   

	
	Измеритель: 1 ригель

	
	Установка на стойки и приставки опор ВЛ 0,38-10 кВ ригелей:

	33-04-006-01
	      деревянных
	7,36 
	4,47 
	2,61 
	0,00 
	0,28 
	0,5 

	(101-1714)
	  Болты с гайками и шайбами строительные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(102-9061)
	  Детали опор пропитанные из пиломатериалов хвойных пород, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	33-04-006-02
	      железобетонных
	5,37 
	2,66 
	1,74 
	0,00 
	0,97 
	0,3 

	(101-1714)
	  Болты с гайками и шайбами строительные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(201-9266)
	  Хомуты стальные, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(403-2351)
	  Ригели сборные железобетонные ВЛ и ОРУ, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	33-04-006-03
	      стальных
	3,11 
	1,96 
	0,87 
	0,00 
	0,28 
	0,22 

	(101-1714)
	  Болты с гайками и шайбами строительные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(201-9050)
	  Ригели стальные, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	Таблица 33-04-007. Установка железобетонных плит и ригелей для опор ВЛ 35 кВ 

   

	
	Измеритель: 1 шт.

	
	Установка железобетонных плит для опор ВЛ 35 кВ:

	33-04-007-01
	      анкерных объемом до 0,2 м3
	50,52 
	9,41 
	41,11 
	3,66 
	0,00 
	0,99 

	(101-1714)
	  Болты с гайками и шайбами строительные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(101-9662)
	  Болты анкерные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(403-0897)
	  Плиты анкерные сборные железобетонные ВЛ и ОРУ, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	33-04-007-02
	      анкерных объемом до 0,3 м3
	60,09 
	11,31 
	48,78 
	4,34 
	0,00 
	1,19 

	(101-1714)
	  Болты с гайками и шайбами строительные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(101-9662)
	  Болты анкерные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(403-0897)
	  Плиты анкерные сборные железобетонные ВЛ и ОРУ, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	33-04-007-03
	      анкерных объемом до 0,7 м3
	106,06 
	19,76 
	86,30 
	7,72 
	0,00 
	2,08 

	(101-1714)
	  Болты с гайками и шайбами строительные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(101-9662)
	  Болты анкерные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(403-0897)
	  Плиты анкерные сборные железобетонные ВЛ и ОРУ, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	33-04-007-04
	      анкерных объемом до 0,9 м3
	134,70 
	25,37 
	109,33 
	9,76 
	0,00 
	2,67 

	(101-1714)
	  Болты с гайками и шайбами строительные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(101-9662)
	  Болты анкерные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(403-0897)
	  Плиты анкерные сборные железобетонные ВЛ и ОРУ, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	33-04-007-05
	      опорных объемом до 0,35 м3
	55,15 
	10,45 
	44,70 
	3,93 
	0,00 
	1,1 

	(101-1714)
	  Болты с гайками и шайбами строительные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(403-0911)
	  Плиты пригрузочные и опорные сборные железобетонные ВЛ и ОРУ, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	33-04-007-06
	      опорных объемом до 0,65 м3
	88,25 
	16,44 
	71,81 
	6,37 
	0,00 
	1,73 

	(101-1714)
	  Болты с гайками и шайбами строительные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(403-0911)
	  Плиты пригрузочные и опорные сборные железобетонные ВЛ и ОРУ, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	
	Установка железобетонных ригелей для опор ВЛ 35 кВ объемом:

	33-04-007-07
	      до 0,1 м3 при одном ригеле на стойку
	91,70 
	13,46 
	78,24 
	7,18 
	0,00 
	1,45 

	(101-1714)
	  Болты с гайками и шайбами строительные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(201-9261)
	  Детали крепления стальные, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(403-2351)
	  Ригели сборные железобетонные ВЛ и ОРУ, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	33-04-007-08
	      до 0,1 м3 при двух ригелях на стойку
	120,46 
	17,82 
	102,64 
	9,35 
	0,00 
	1,92 

	(101-1714)
	  Болты с гайками и шайбами строительные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(201-9261)
	  Детали крепления стальные, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(403-2351)
	  Ригели сборные железобетонные ВЛ и ОРУ, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	33-04-007-09
	      до 0,2 м3 при одном ригеле на стойку
	100,68 
	14,76 
	85,92 
	7,86 
	0,00 
	1,59 

	(101-1714)
	  Болты с гайками и шайбами строительные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(201-9261)
	  Детали крепления стальные, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(403-2351)
	  Ригели сборные железобетонные ВЛ и ОРУ, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	33-04-007-10
	      до 0,2 м3 при двух ригелях на стойку
	135,80 
	20,04 
	115,76 
	10,57 
	0,00 
	2,16 

	(101-1714)
	  Болты с гайками и шайбами строительные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(201-9261)
	  Детали крепления стальные, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(403-2351)
	  Ригели сборные железобетонные ВЛ и ОРУ, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	33-04-007-11
	Установка железобетонных анкеров для опор ВЛ 35 кВ цилиндрических объемом до 0,12 м3
	513,47 
	70,60 
	442,87 
	37,31 
	0,00 
	7,81 

	(101-1714)
	  Болты с гайками и шайбами строительные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(101-9662)
	  Болты анкерные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(201-9261)
	  Детали крепления стальные, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(403-2991)
	  Анкер цилиндрический железобетонный, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	Таблица 33-04-008. Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ 

   

	
	Измеритель: 1 км неизолированного провода при 20 опорах

	
	Подвеска неизолированных проводов ВЛ 0,38 кВ:

	33-04-008-01
	      с помощью механизмов
	732,60 
	171,91 
	391,13 
	50,92 
	169,56 
	17,87 

	(502-9079)
	  Провода неизолированные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	33-04-008-02
	      вручную
	507,49 
	231,80 
	106,13 
	0,00 
	169,56 
	24,4 

	(502-9079)
	  Провода неизолированные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	
	Измеритель: 1 км изолированного провода с несколькими жилами при 30 опорах

	33-04-008-03
	Подвеска изолированных проводов ВЛ 0,38 кВ c помощью механизмов
	1384,44 
	335,74 
	616,41 
	69,55 
	432,29 
	34,9 

	(502-9102)
	  Провода самонесущие изолированные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	
	Измеритель: 1 опора

	
	При увеличении количества опор на 1 км ВЛ добавлять:

	33-04-008-04
	      к расценке 33-04-008-01
	170,75 
	3,66 
	7,97 
	0,81 
	159,12 
	0,39 

	33-04-008-05
	      к расценке 33-04-008-02
	164,09 
	3,23 
	1,74 
	0,00 
	159,12 
	0,34 

	33-04-008-06
	      к расценке 33-04-008-03
	173,37 
	3,27 
	11,53 
	1,28 
	158,57 
	0,34 

	Таблица 33-04-009. Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ 

   

	
	Измеритель: 1 км линии (3 провода) при 10 опорах

	
	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в ненаселенной местности сечением:

	33-04-009-01
	      до 35 мм2 с помощью механизмов
	2010,85 
	461,01 
	1265,12 
	167,01 
	284,72 
	47,38 

	(110-9009)
	  Арматура линейная, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(110-9032)
	  Изоляторы линейные подвесные тарельчатые, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(502-9079)
	  Провода неизолированные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	33-04-009-02
	      свыше 35 мм2 с помощью механизмов
	2154,80 
	476,19 
	1366,42 
	179,36 
	312,19 
	48,94 

	(110-9009)
	  Арматура линейная, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(110-9032)
	  Изоляторы линейные подвесные тарельчатые, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(502-9079)
	  Провода неизолированные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	33-04-009-03
	      до 35 мм2 вручную
	1161,83 
	601,35 
	275,76 
	0,00 
	284,72 
	63,3 

	(110-9009)
	  Арматура линейная, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(110-9032)
	  Изоляторы линейные подвесные тарельчатые, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(502-9079)
	  Провода неизолированные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	33-04-009-04
	      свыше 35 мм2 вручную
	1217,42 
	623,38 
	281,85 
	0,00 
	312,19 
	64,8 

	(110-9009)
	  Арматура линейная, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(110-9032)
	  Изоляторы линейные подвесные тарельчатые, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(502-9079)
	  Провода неизолированные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	
	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в населенной местности сечением:

	33-04-009-05
	      до 35 мм2 с помощью механизмов
	2694,49 
	529,54 
	1852,76 
	240,03 
	312,19 
	53,76 

	(110-9009)
	  Арматура линейная, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(110-9032)
	  Изоляторы линейные подвесные тарельчатые, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(502-9079)
	  Провода неизолированные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	33-04-009-06
	      свыше 35 мм2 с помощью механизмов
	3054,40 
	570,01 
	2130,99 
	274,38 
	353,40 
	57,23 

	(110-9009)
	  Арматура линейная, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(110-9032)
	  Изоляторы линейные подвесные тарельчатые, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(502-9079)
	  Провода неизолированные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	33-04-009-07
	      до 35 мм2 вручную
	1292,13 
	677,21 
	302,73 
	0,00 
	312,19 
	69,6 

	(110-9009)
	  Арматура линейная, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(110-9032)
	  Изоляторы линейные подвесные тарельчатые, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(502-9079)
	  Провода неизолированные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	33-04-009-08
	      свыше 35 мм2 вручную
	1374,60 
	705,43 
	315,77 
	0,00 
	353,40 
	72,5 

	(110-9009)
	  Арматура линейная, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(110-9032)
	  Изоляторы линейные подвесные тарельчатые, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(502-9079)
	  Провода неизолированные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	
	Измеритель: 1 опора

	
	При увеличении количества опор на 1 км ВЛ добавлять:

	33-04-009-09
	      к расценке 33-04-009-01
	320,63 
	16,05 
	46,12 
	5,10 
	258,46 
	1,65 

	33-04-009-10
	      к расценке 33-04-009-02
	383,96 
	17,14 
	55,89 
	6,26 
	310,93 
	1,74 

	33-04-009-11
	      к расценке 33-04-009-03
	264,97 
	4,77 
	1,74 
	0,00 
	258,46 
	0,49 

	33-04-009-12
	      к расценке 33-04-009-04
	333,35 
	15,46 
	6,96 
	0,00 
	310,93 
	1,57 

	33-04-009-13
	      к расценке 33-04-009-05
	377,57 
	21,97 
	94,12 
	11,02 
	261,48 
	2,18 

	33-04-009-14
	      к расценке 33-04-009-06
	407,71 
	24,39 
	116,35 
	13,80 
	266,97 
	2,42 

	33-04-009-15
	      к расценке 33-04-009-07
	290,44 
	20,26 
	8,70 
	0,00 
	261,48 
	1,98 

	33-04-009-16
	      к расценке 33-04-009-08
	299,27 
	22,73 
	9,57 
	0,00 
	266,97 
	2,19 

	Таблица 33-04-010. Подвеска проводов и тросов ВЛ 35 кВ 

   

	
	Измеритель: 1 км линии (3 провода и 1 трос) при 5 опорах

	
	Подвеска проводов ВЛ 35 кВ сечением:

	33-04-010-01
	      до 70 мм2
	5962,73 
	1248,98 
	4440,78 
	293,10 
	272,97 
	125,4 

	(110-9009)
	  Арматура линейная, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(110-9032)
	  Изоляторы линейные подвесные тарельчатые, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(502-9079)
	  Провода неизолированные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	33-04-010-02
	      до 120 мм2
	6406,22 
	1327,67 
	4804,97 
	316,82 
	273,58 
	133,3 

	(110-9009)
	  Арматура линейная, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(110-9032)
	  Изоляторы линейные подвесные тарельчатые, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(502-9079)
	  Провода неизолированные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	33-04-010-03
	Подвеска тросов ВЛ 35 Кв
	1440,28 
	410,22 
	965,22 
	103,97 
	64,84 
	40,1 

	(110-9009)
	  Арматура линейная, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(110-9032)
	  Изоляторы линейные подвесные тарельчатые, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(509-9070)
	  Трос, (м)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	
	Измеритель: 1 опора

	
	При увеличении количества опор на 1 км ВЛ добавлять:

	33-04-010-04
	      к расценке 33-04-010-01
	592,44 
	75,70 
	514,63 
	31,38 
	2,11 
	7,51 

	33-04-010-05
	      к расценке 33-04-010-02
	606,32 
	77,01 
	527,29 
	32,10 
	2,02 
	7,64 

	33-04-010-06
	      к расценке 33-04-010-03
	120,88 
	36,09 
	84,50 
	12,00 
	0,29 
	3,58 

	Таблица 33-04-011. Подвеска проводов ВЛ 0,38-10 кВ на переходах через препятствия 

   

	
	Измеритель: 1 переход

	
	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ на переходах через препятствия:

	33-04-011-01
	      автомобильные дороги 2 и 3 категории с линиями связи ВЛ 0,38 кВ
	100,68 
	69,36 
	31,32 
	0,00 
	0,00 
	7,21 

	(502-9079)
	  Провода неизолированные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	33-04-011-02
	      автомобильные дороги 3 категории с односторонней линией связи ВЛ 0,38 кВ
	133,92 
	92,16 
	41,76 
	0,00 
	0,00 
	9,58 

	(502-9079)
	  Провода неизолированные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	33-04-011-03
	      автомобильные дороги 1 и 2 категории с односторонней линией связи, железные дороги с линией СЦБ
	223,51 
	153,92 
	69,59 
	0,00 
	0,00 
	16 

	(502-9079)
	  Провода неизолированные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	
	Подвеска проводов ВЛ 10 кВ на переходах через препятствия:

	33-04-011-04
	      автомобильные дороги 2 и 3 категории с двумя линиями связи
	281,22 
	193,36 
	87,86 
	0,00 
	0,00 
	20,1 

	(502-9079)
	  Провода неизолированные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	33-04-011-05
	      автомобильные дороги 2 и 3 категории с тремя линиями связи
	301,74 
	207,79 
	93,95 
	0,00 
	0,00 
	21,6 

	(502-9079)
	  Провода неизолированные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	33-04-011-06
	      автомобильные дороги 1 и 2 категории
	194,61 
	133,72 
	60,89 
	0,00 
	0,00 
	13,9 

	(502-9079)
	  Провода неизолированные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	33-04-011-07
	      водные преграды
	230,93 
	158,73 
	72,20 
	0,00 
	0,00 
	16,5 

	(502-9079)
	  Провода неизолированные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	Таблица 33-04-012. Установка деревянных защит для подвески проводов на переходах через препятствия 

   

	
	Измеритель: 1 защита

	
	Установка деревянных защит для подвески проводов на переходах через препятствия:

	33-04-012-01
	      Т-образных
	701,27 
	130,56 
	570,71 
	36,42 
	0,00 
	14,62 

	(102-9015)
	  Бревна строительные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(201-9261)
	  Детали крепления стальные, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	33-04-012-02
	      П-образных
	981,34 
	191,20 
	790,14 
	50,00 
	0,00 
	21,58 

	(102-9015)
	  Бревна строительные, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(201-9261)
	  Детали крепления стальные, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	Таблица 33-04-013. Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям 

   

	
	Измеритель: 1 ответвление

	
	Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям:

	33-04-013-01
	      с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 1
	80,43 
	16,53 
	63,90 
	7,31 
	0,00 
	1,74 

	(101-1714)
	  Болты с гайками и шайбами строительные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(110-9030)
	  Изоляторы штыревые, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(110-9160)
	  Крюки, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(201-9266)
	  Хомуты стальные, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(201-9285)
	  Траверсы стальные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(502-9079)
	  Провода неизолированные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	33-04-013-02
	      с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 2
	95,14 
	18,72 
	74,56 
	8,58 
	1,86 
	1,97 

	(101-1714)
	  Болты с гайками и шайбами строительные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(110-9030)
	  Изоляторы штыревые, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(110-9160)
	  Крюки, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(201-9266)
	  Хомуты стальные, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(201-9285)
	  Траверсы стальные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(502-9079)
	  Провода неизолированные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	33-04-013-03
	      с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 4
	177,55 
	31,54 
	136,72 
	15,89 
	9,29 
	3,32 

	(101-1714)
	  Болты с гайками и шайбами строительные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(110-9030)
	  Изоляторы штыревые, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(110-9160)
	  Крюки, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(201-9266)
	  Хомуты стальные, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(201-9285)
	  Траверсы стальные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(502-9079)
	  Провода неизолированные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	33-04-013-04
	      вручную при количестве проводов в ответвлении 1
	19,87 
	13,78 
	6,09 
	0,00 
	0,00 
	1,45 

	(101-1714)
	  Болты с гайками и шайбами строительные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(110-9030)
	  Изоляторы штыревые, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(110-9160)
	  Крюки, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(201-9266)
	  Хомуты стальные, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(201-9285)
	  Траверсы стальные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(502-9079)
	  Провода неизолированные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	33-04-013-05
	      вручную при количестве проводов в ответвлении 2
	26,51 
	16,82 
	7,83 
	0,00 
	1,86 
	1,77 

	(101-1714)
	  Болты с гайками и шайбами строительные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(110-9030)
	  Изоляторы штыревые, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(110-9160)
	  Крюки, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(201-9266)
	  Хомуты стальные, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(201-9285)
	  Траверсы стальные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(502-9079)
	  Провода неизолированные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	33-04-013-06
	      вручную при количестве проводов в ответвлении 4
	50,75 
	28,41 
	13,05 
	0,00 
	9,29 
	2,99 

	(101-1714)
	  Болты с гайками и шайбами строительные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(110-9030)
	  Изоляторы штыревые, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(110-9160)
	  Крюки, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(201-9266)
	  Хомуты стальные, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(201-9285)
	  Траверсы стальные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(502-9079)
	  Провода неизолированные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	Таблица 33-04-014. Установка светильников 

   

	
	Измеритель: 1 светильник

	
	Установка светильников:

	33-04-014-01
	      с лампами накаливания
	18,77 
	13,00 
	5,22 
	0,00 
	0,55 
	1,29 

	(101-1714)
	  Болты с гайками и шайбами строительные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(201-9251)
	  Кронштейны, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(201-9266)
	  Хомуты стальные, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(502-9075)
	  Провода с резиновой изоляцией, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(509-9013)
	  Светильники с лампами накаливания, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	33-04-014-02
	      с лампами люминесцентными
	102,57 
	21,25 
	80,77 
	9,28 
	0,55 
	2,29 

	(101-1714)
	  Болты с гайками и шайбами строительные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(201-9251)
	  Кронштейны, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(201-9266)
	  Хомуты стальные, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(502-9075)
	  Провода с резиновой изоляцией, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(509-9042)
	  Светильники с люминесцентными или ртутными лампами, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	Таблица 33-04-015. Устройство заземления опор ВЛ и подстанций 

   

	
	Измеритель: 10 м шин заземления

	33-04-015-01
	Устройство заземления опор ВЛ и подстанций
	33,12 
	15,95 
	15,67 
	0,00 
	1,50 
	1,8 

	(101-9341)
	  Сталь стержневая диаметром до 10 мм, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	Таблица 33-04-016. Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе 

   

	
	Измеритель: 1 опора

	
	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе:

	33-04-016-01
	      одностоечных деревянных опор
	10,35 
	1,71 
	8,64 
	1,49 
	0,00 
	0,2 

	33-04-016-02
	      одностоечных железобетонных опор
	49,45 
	3,76 
	45,69 
	6,50 
	0,00 
	0,44 

	33-04-016-03
	      А-образных деревянных опор
	63,97 
	4,96 
	59,01 
	8,40 
	0,00 
	0,58 

	33-04-016-04
	      приставок железобетонных
	45,39 
	3,51 
	41,88 
	5,96 
	0,00 
	0,41 

	33-04-016-05
	      материалов оснастки одностоечных опор
	13,13 
	2,14 
	10,99 
	1,90 
	0,00 
	0,25 

	33-04-016-06
	      материалов оснастки сложных опор
	15,13 
	2,57 
	12,56 
	2,17 
	0,00 
	0,3 

	Подраздел 4.2 ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ ПОДСТАНЦИИ НАПРЯЖЕНИЕМ 10/0,4 кВ И ЛИНЕЙНОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ 

   

	Таблица 33-04-027. Установка столбовых и мачтовых трансформаторных подстанций 

   

	
	Измеритель: 1 подстанция

	
	Установка столбовых трансформаторных подстанций мощностью до 100 кВ·А,:

	33-04-027-01
	      установка строительных конструкций
	162,88 
	18,65 
	140,53 
	10,09 
	3,70 
	2,01 

	(403-2431)
	  Стойка железобетонная сборная под электрооборудование, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(408-0200)
	  Смесь песчано-гравийная природная, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	33-04-027-02
	      установка оборудования
	1041,28 
	618,02 
	423,26 
	48,01 
	0,00 
	62,05 

	(201-9261)
	  Детали крепления стальные, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	
	Установка мачтовых трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВ·А,:

	33-04-027-03
	      установка строительных конструкций
	322,16 
	37,40 
	281,06 
	20,18 
	3,70 
	4,03 

	(403-2431)
	  Стойка железобетонная сборная под электрооборудование, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(408-0200)
	  Смесь песчано-гравийная природная, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	33-04-027-04
	      установка оборудования
	1075,04 
	651,78 
	423,26 
	48,01 
	0,00 
	65,44 

	(201-9261)
	  Детали крепления стальные, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	Таблица 33-04-028. Установка комплектных трансформаторных подстанций шкафного типа мощностью до 250 кВ·А 

   

	
	Измеритель: 1 подстанция

	
	Устройство фундаментов для комплектных трансформаторных подстанций шкафного типа:

	33-04-028-01
	      на 3-х стойках
	333,51 
	37,75 
	293,24 
	24,54 
	2,52 
	4,02 

	(403-2431)
	  Стойка железобетонная сборная под электрооборудование, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(408-0200)
	  Смесь песчано-гравийная природная, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	33-04-028-02
	      на 4-х стойках
	433,17 
	40,03 
	390,62 
	32,65 
	2,52 
	4,37 

	(403-2431)
	  Стойка железобетонная сборная под электрооборудование, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(408-0200)
	  Смесь песчано-гравийная природная, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	33-04-028-03
	      на 2-х сдвоенных стойках
	446,53 
	109,93 
	334,08 
	28,59 
	2,52 
	12,16 

	(403-2431)
	  Стойка железобетонная сборная под электрооборудование, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(408-0200)
	  Смесь песчано-гравийная природная, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	33-04-028-04
	Установка оборудования для комплектных трансформаторных подстанций шкафного типа
	781,52 
	275,08 
	506,44 
	50,41 
	0,00 
	26,89 

	(201-9261)
	  Детали крепления стальные, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	Таблица 33-04-029. Установка комплектных трансформаторных подстанций киоскового типа мощностью до 630 кВ·А 

   

	
	Измеритель: 1 подстанция

	
	Устройство фундаментов для комплектных трансформаторных подстанций киоскового типа:

	33-04-029-01
	      с вертикальной заделкой в грунт 4-х стоек
	429,41 
	38,79 
	390,62 
	32,65 
	0,00 
	4,18 

	(403-2431)
	  Стойка железобетонная сборная под электрооборудование, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(408-0200)
	  Смесь песчано-гравийная природная, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	33-04-029-02
	      с вертикальной заделкой в грунт 6-ти стоек
	646,83 
	61,71 
	585,12 
	48,91 
	0,00 
	6,65 

	(403-2431)
	  Стойка железобетонная сборная под электрооборудование, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(408-0200)
	  Смесь песчано-гравийная природная, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	33-04-029-03
	      с укладкой на горизонтальную поверхность 4-х лежней
	388,61 
	56,43 
	332,18 
	33,06 
	0,00 
	6,01 

	(403-2431)
	  Стойка железобетонная сборная под электрооборудование, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(408-0200)
	  Смесь песчано-гравийная природная, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	33-04-029-04
	      с укладкой на горизонтальную поверхность 6-ти лежней
	578,65 
	80,38 
	498,27 
	49,59 
	0,00 
	8,56 

	(403-2431)
	  Стойка железобетонная сборная под электрооборудование, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(408-0200)
	  Смесь песчано-гравийная природная, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	
	Установка оборудования для комплектных трансформаторных подстанций киоскового типа:

	33-04-029-05
	      тупиковых подстанций с кабельными вводами
	712,36 
	131,04 
	581,32 
	57,86 
	0,00 
	13 

	33-04-029-06
	      тупиковых подстанций с воздушными вводами
	990,35 
	319,18 
	671,17 
	66,80 
	0,00 
	31,2 

	(201-9261)
	  Детали крепления стальные, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	33-04-029-07
	      проходных подстанций с кабельными вводами
	766,48 
	185,16 
	581,32 
	57,86 
	0,00 
	18,1 

	33-04-029-08
	      проходных подстанций с воздушными вводами
	1215,98 
	454,96 
	761,02 
	75,74 
	0,00 
	43,83 

	(201-9261)
	  Детали крепления стальные, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	Таблица 33-04-030. Установка разрядников и разъединителей 

   

	
	Измеритель: 1 компл.

	
	Установка разрядников:

	33-04-030-01
	      с помощью механизмов
	148,72 
	39,81 
	105,47 
	11,25 
	3,44 
	4,29 

	(101-1714)
	  Болты с гайками и шайбами строительные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(101-9341)
	  Сталь стержневая диаметром до 10 мм, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(110-9030)
	  Изоляторы штыревые, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(201-9261)
	  Детали крепления стальные, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(201-9266)
	  Хомуты стальные, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	33-04-030-02
	      вручную
	63,23 
	40,65 
	19,14 
	0,00 
	3,44 
	4,38 

	(101-1714)
	  Болты с гайками и шайбами строительные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(101-9341)
	  Сталь стержневая диаметром до 10 мм, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(110-9030)
	  Изоляторы штыревые, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(201-9261)
	  Детали крепления стальные, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(201-9266)
	  Хомуты стальные, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	
	Установка разъединителей:

	33-04-030-03
	      с помощью механизмов
	213,08 
	85,19 
	125,52 
	8,94 
	2,37 
	8,09 

	(101-1714)
	  Болты с гайками и шайбами строительные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(101-9341)
	  Сталь стержневая диаметром до 10 мм, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(110-9030)
	  Изоляторы штыревые, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(201-9261)
	  Детали крепления стальные, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(201-9266)
	  Хомуты стальные, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(502-9079)
	  Провода неизолированные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	33-04-030-04
	      вручную
	112,69 
	78,13 
	32,19 
	0,00 
	2,37 
	7,42 

	(101-1714)
	  Болты с гайками и шайбами строительные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(101-9341)
	  Сталь стержневая диаметром до 10 мм, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(110-9030)
	  Изоляторы штыревые, (шт.)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(201-9261)
	  Детали крепления стальные, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(201-9266)
	  Хомуты стальные, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(502-9079)
	  Провода неизолированные, (т)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	Таблица 33-04-031. Установка пунктов секционирования 

   

	
	Измеритель: 1 пункт

	33-04-031-01
	Устройство фундаментов из блоков для пунктов секционирования
	614,61 
	114,41 
	489,58 
	43,36 
	10,62 
	12,49 

	(403-2431)
	  Стойка железобетонная сборная под электрооборудование, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	(408-0200)
	  Смесь песчано-гравийная природная, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	
	Установка оборудования пунктов секционирования:

	33-04-031-02
	      на фундаментах из блоков
	506,04 
	80,14 
	425,90 
	46,12 
	0,00 
	7,95 

	(201-9261)
	  Детали крепления стальные, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	33-04-031-03
	      на железобетонных стойках опор ВЛ
	1290,50 
	288,19 
	1002,31 
	103,26 
	0,00 
	28,59 

	(201-9261)
	  Детали крепления стальные, (кг)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	Подраздел 4.3 ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ 

   

	Таблица 33-04-040. Демонтаж проводов ВЛ 0,38-10 кВ 

   

	
	Измеритель: 1 опора (3 провода)

	
	Демонтаж:

	33-04-040-01
	      3-х проводов ВЛ 0,38 кВ
	47,52 
	11,15 
	36,37 
	4,06 
	0,00 
	1,27 

	33-04-040-02
	      одного дополнительного провода
	8,39 
	1,29 
	7,10 
	0,81 
	0,00 
	0,15 

	33-04-040-03
	      3-х проводов ВЛ 6-10 кВ
	66,88 
	18,13 
	48,75 
	5,22 
	0,00 
	2,03 

	Таблица 33-04-041. Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к зданиям 

   

	
	Измеритель: 1 ответвление

	
	Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к зданиям при количестве проводов в ответвлении:

	33-04-041-01
	      1
	7,83 
	5,22 
	2,61 
	0,00 
	0,00 
	0,61 

	33-04-041-02
	      2
	8,25 
	5,64 
	2,61 
	0,00 
	0,00 
	0,66 

	33-04-041-03
	      4
	13,16 
	8,81 
	4,35 
	0,00 
	0,00 
	1,03 

	Таблица 33-04-042. Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ 

   

	
	Измеритель: 1 опора

	
	Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ:

	33-04-042-01
	      без приставок одностоечных
	82,25 
	7,70 
	74,55 
	5,10 
	0,00 
	0,81 

	33-04-042-02
	      без приставок одностоечных с подкосом
	254,29 
	16,63 
	237,66 
	20,88 
	0,00 
	1,75 

	33-04-042-03
	      без приставок одностоечных с двумя подкосами
	370,37 
	24,32 
	346,05 
	30,51 
	0,00 
	2,56 

	33-04-042-04
	      с приставками одностоечных
	184,99 
	11,78 
	173,21 
	12,06 
	0,00 
	1,24 

	33-04-042-05
	      с приставками одностоечных с подкосом
	333,07 
	25,08 
	307,99 
	25,06 
	0,00 
	2,64 

	33-04-042-06
	      с приставками одностоечных с двумя подкосами
	512,44 
	38,38 
	474,06 
	38,63 
	0,00 
	4,04 

	33-04-042-07
	      с приставками А-образных
	244,57 
	19,19 
	225,38 
	17,75 
	0,00 
	2,02 
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