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Часть 38. Каменные конструкции гидротехнических сооружений

	Номера

расценок
	Наименование и характеристика

строительных работ и конструкций
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материалов
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Раздел 1. КАМЕННЫЕ КОНСТРУКЦИИ РЕЧНЫХ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ 

   

	Таблица 38-01-001. Возведение плотин каменно-набросных, призм, пригрузок, банкетов, перемычек при отсыпке насухо 

   

	
	Измеритель: 1000 м3 наброски

	38-01-001-01
	Возведение плотин каменно-набросных, призм, пригрузок, банкетов, перемычек при отсыпке насухо
	2868,93 
	136,16 
	2000,77 
	372,92 
	732,00 
	15,65 

	(407-9290)
	  Скальная порода, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	Таблица 38-01-002. Устройство каменных отсыпей банкетов и призм в речных условиях при отсыпке в воду 

   

	
	Измеритель: 1000 м3 наброски

	
	Устройство каменных отсыпей банкетов и призм в речных условиях при отсыпке в воду:

	38-01-002-01
	      с барж
	11064,61 
	0,00 
	11064,61 
	1388,81 
	0,00 
	 

	(407-9290)
	  Скальная порода, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	38-01-002-02
	      автосамосвалами пионерным способом
	1048,23 
	45,26 
	1002,97 
	214,73 
	0,00 
	5,54 

	(407-9290)
	  Скальная порода, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	Таблица 38-01-003. Устройство переходных зон плотин 

   

	
	Измеритель: 1000 м3 переходной зоны

	38-01-003-01
	Устройство переходных зон плотин
	137505,95 
	142,02 
	1524,81 
	175,96 
	135839,12 
	16,61 

	Таблица 38-01-004. Устройство в сооружениях фильтров дренажей 

   

	
	Измеритель: 100 м3 фильтра

	38-01-004-01
	Устройство в сооружениях фильтров дренажей сплошных в основаниях
	25105,21 
	158,00 
	253,30 
	43,56 
	24693,91 
	18,48 

	
	Устройство в сооружениях фильтров дренажей:

	38-01-004-02
	      сплошных в откосах с уклоном 1:3 и положе
	24963,96 
	219,29 
	288,78 
	61,46 
	24455,89 
	25,41 

	38-01-004-03
	      сплошных в откосах с уклоном круче, чем 1:3
	26390,71 
	611,61 
	1323,21 
	185,09 
	24455,89 
	69,66 

	38-01-004-04
	      ленточных при подаче материалов вручную
	27756,78 
	3194,88 
	5,22 
	0,00 
	24556,68 
	384 

	38-01-004-05
	      ленточных при подаче материалов кранами
	28888,50 
	2051,28 
	2280,54 
	318,70 
	24556,68 
	248,64 

	Таблица 38-01-005. Отсыпка призм для трубчатого дренажа 

   

	

	
	Измеритель: 100 м3 дренажной призмы

	
	Отсыпка призм для трубчатого дренажа:

	38-01-005-01
	      песчано-щебеночных (соотношение по проекту)
	27962,50 
	1147,78 
	2385,41 
	333,87 
	24429,31 
	136,64 

	38-01-005-02
	      щебеночных
	27720,33 
	1090,25 
	2170,46 
	303,52 
	24459,62 
	131,04 

	Таблица 38-01-006. Укладка дренажных труб из пористого бетона 

   

	
	Измеритель: 100 м труб дренажа

	38-01-006-01
	Укладка дренажных труб из пористого бетона
	49039,19 
	3496,99 
	15885,18 
	1578,04 
	29657,02 
	391,6 

	Таблица 38-01-007. Укладка сборных железобетонных дренажных труб безнапорных без муфт 

   

	
	Измеритель: 100 м труб дренажа

	
	Укладка сборных железобетонных дренажных труб безнапорных без муфт диаметром:

	38-01-007-01
	      до 500 мм
	40888,88 
	572,23 
	2182,08 
	133,62 
	38134,57 
	60,94 

	38-01-007-02
	      до 800 мм
	71531,67 
	936,84 
	3572,35 
	219,79 
	67022,48 
	99,77 

	38-01-007-03
	      до 1000 мм
	107415,45 
	1241,55 
	3907,57 
	236,46 
	102266,33 
	127,6 

	38-01-007-04
	      до 1200 мм
	131011,86 
	1516,62 
	2677,08 
	321,41 
	126818,16 
	155,87 

	38-01-007-05
	      до 1500 мм
	174615,97 
	1943,31 
	3058,04 
	351,22 
	169614,62 
	197,29 

	38-01-007-06
	      до 2000 мм
	265701,14 
	2268,99 
	3724,10 
	397,15 
	259708,05 
	227,81 

	Таблица 38-01-008. Укладка сборных железобетонных дренажных труб безнапорных с муфтами 

   

	
	Измеритель: 100 м труб дренажа

	
	Укладка сборных железобетонных дренажных труб безнапорных с муфтами диаметром:

	38-01-008-01
	      до 400 мм
	5917,25 
	994,40 
	4879,96 
	305,75 
	42,89 
	110 

	(403-9145)
	  Трубы железобетонные безнапорные с муфтами, (м)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(101,5)  
	-  

	38-01-008-02
	      до 800 мм
	6984,28 
	1173,39 
	5728,84 
	354,63 
	82,05 
	129,8 

	(403-9145)
	  Трубы железобетонные безнапорные с муфтами, (м)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(101,5)  
	-  

	38-01-008-03
	      до 1000 мм
	8621,25 
	1450,94 
	7052,83 
	427,50 
	117,48 
	158,4 

	(403-9145)
	  Трубы железобетонные безнапорные с муфтами, (м)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(101,5)  
	-  

	38-01-008-04
	      до 1500 мм
	8960,43 
	2206,55 
	6581,58 
	765,98 
	172,30 
	240,89 

	(403-9145)
	  Трубы железобетонные безнапорные с муфтами, (м)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(101,5)  
	-  

	Таблица 38-01-009. Укладка керамических дренажных труб 

   

	
	Измеритель: 100 м труб дренажа

	
	Укладка керамических дренажных труб диаметром:

	38-01-009-01
	      300 мм
	9768,84 
	419,39 
	1914,08 
	107,45 
	7435,37 
	53,02 

	38-01-009-02
	      400 мм
	14732,80 
	685,41 
	2623,86 
	144,47 
	11423,53 
	85,25 

	38-01-009-03
	      500 мм
	21848,11 
	991,91 
	3770,73 
	206,45 
	17085,47 
	124,3 

	Таблица 38-01-010. Укладка асбестоцементных перфорированных дренажных труб 

   

	
	Измеритель: 100 м труб дренажа

	
	Укладка асбестоцементных перфорированных дренажных труб диаметром:

	38-01-010-01
	      300 мм
	8780,03 
	277,20 
	1192,43 
	70,97 
	7310,40 
	32,12 

	38-01-010-02
	      400 мм
	14537,80 
	415,79 
	1777,13 
	105,54 
	12344,88 
	48,18 

	Раздел 2. КАМЕННЫЕ МОРСКИЕ ОТСЫПИ 

   

	Подраздел 2.1 ОТСЫПКА МАТЕРИАЛОВ ИЛИ СКАЛЬНОЙ ПОРОДЫ С БЕРЕГА 

   

	Таблица 38-02-001. Отсыпка материалов кранами с подачей в контейнерах с берега в условиях закрытой акватории 

   

	
	Измеритель: 100 м3 объема отсыпей

	
	Отсыпка материалов кранами плавучими с подачей в контейнерах с берега в условиях закрытой акватории в постель гравитационных сооружений:

	38-02-001-01
	      камня
	2992,46 
	31,70 
	2960,76 
	369,82 
	0,00 
	3,55 

	(413-9011)
	  Камень бутовый, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(106)  
	-  

	38-02-001-02
	      щебня, гравия, гравийно-песчаной смеси, песка
	3280,28 
	32,86 
	3247,42 
	444,43 
	0,00 
	3,68 

	(408-9301)
	  Щебень, гравий, гравийно-песчаная смесь, песок, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(110)  
	-  

	
	Отсыпка материалов кранами гусеничными с подачей в контейнерах с берега в условиях закрытой акватории в постель гравитационных сооружений:

	38-02-001-03
	      камня
	287,50 
	25,45 
	262,05 
	48,76 
	0,00 
	2,85 

	(413-9011)
	  Камень бутовый, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(106)  
	-  

	38-02-001-04
	      щебня, гравия, гравийно-песчаной смеси, песка
	502,16 
	26,70 
	475,46 
	114,57 
	0,00 
	2,99 

	(408-9301)
	  Щебень, гравий, гравийно-песчаная смесь, песок, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(110)  
	-  

	
	Отсыпка материалов кранами плавучими с подачей в контейнерах с берега в условиях закрытой акватории в другие виды отсыпей:

	38-02-001-05
	      камня
	2903,94 
	31,70 
	2872,24 
	342,07 
	0,00 
	3,55 

	(413-9011)
	  Камень бутовый, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(106)  
	-  

	38-02-001-06
	      щебня, гравия, гравийно-песчаной смеси, песка
	2983,95 
	32,86 
	2951,09 
	351,52 
	0,00 
	3,68 

	(408-9301)
	  Щебень, гравий, гравийно-песчаная смесь, песок, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(110)  
	-  

	38-02-001-07
	      скальной породы
	2949,54 
	32,24 
	2917,30 
	347,50 
	0,00 
	3,61 

	(407-9290)
	  Скальная порода, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	
	Отсыпка материалов кранами гусеничными с подачей в контейнерах с берега в условиях закрытой акватории в другие виды отсыпей:

	38-02-001-08
	      камня
	198,81 
	25,27 
	173,54 
	21,00 
	0,00 
	2,83 

	(413-9011)
	  Камень бутовый, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(106)  
	-  

	38-02-001-09
	      щебня, гравия, гравийно-песчаной смеси, песка
	205,57 
	26,43 
	179,14 
	21,68 
	0,00 
	2,96 

	(408-9301)
	  Щебень, гравий, гравийно-песчаная смесь, песок, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(110)  
	-  

	38-02-001-10
	      скальной породы
	202,80 
	25,90 
	176,90 
	21,41 
	0,00 
	2,9 

	(407-9290)
	  Скальная порода, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	Таблица 38-02-002. Отсыпка материалов кранами плавучими с подачей в контейнерах с берега в условиях открытого побережья (открытого рейда) 

   

	
	Измеритель: 100 м3 объема отсыпей

	
	Отсыпка материалов кранами плавучими с подачей в контейнерах с берега в условиях открытого побережья (открытого рейда):

	38-02-002-01
	      в постель гравитационных сооружений камня
	6329,16 
	31,70 
	6297,46 
	644,72 
	0,00 
	3,55 

	(413-9011)
	  Камень бутовый, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(106)  
	-  

	38-02-002-02
	      в постель гравитационных сооружений щебня, гравия, гравийно-песчаной смеси, песка
	6841,20 
	32,86 
	6808,34 
	730,22 
	0,00 
	3,68 

	(408-9301)
	  Щебень, гравий, гравийно-песчаная смесь, песок, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(110)  
	-  

	38-02-002-03
	      в другие виды отсыпей камня
	6183,50 
	31,70 
	6151,80 
	615,37 
	0,00 
	3,55 

	(413-9011)
	  Камень бутовый, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(106)  
	-  

	38-02-002-04
	      в другие виды отсыпей щебня, гравия, гравийно-песчаной смеси, песка
	6353,53 
	32,86 
	6320,67 
	632,26 
	0,00 
	3,68 

	(408-9301)
	  Щебень, гравий, гравийно-песчаная смесь, песок, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(110)  
	-  

	38-02-002-05
	      в другие виды отсыпей скальной породы
	6280,54 
	32,24 
	6248,30 
	625,02 
	0,00 
	3,61 

	(407-9290)
	  Скальная порода, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	Таблица 38-02-003. Отсыпка материалов кранами плавучими с грейферным ковшом с берега в условиях закрытой акватории 

   

	
	Измеритель: 100 м3 объема отсыпей

	
	Отсыпка материалов кранами плавучими с грейферным ковшом вместимостью:

	38-02-003-01
	      до 2 м3 с берега в условиях закрытой акватории в постель гравитационных сооружений камня
	5786,80 
	35,13 
	5751,67 
	702,55 
	0,00 
	4,3 

	(413-9011)
	  Камень бутовый, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(106)  
	-  

	38-02-003-02
	      до 2 м3 с берега в условиях закрытой акватории в постель гравитационных сооружений щебня, гравия, гравийно-песчаной смеси, песка
	3811,37 
	20,10 
	3791,27 
	509,33 
	0,00 
	2,46 

	(408-9301)
	  Щебень, гравий, гравийно-песчаная смесь, песок, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(110)  
	-  

	38-02-003-03
	      до 4 м3 с берега в условиях закрытой акватории в постель гравитационных сооружений камня
	4276,97 
	23,37 
	4253,60 
	524,35 
	0,00 
	2,86 

	(413-9011)
	  Камень бутовый, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(106)  
	-  

	38-02-003-04
	      до 4 м3 с берега в условиях закрытой акватории в постель гравитационных сооружений щебня, гравия, гравийно-песчаной смеси, песка
	3027,47 
	13,40 
	3014,07 
	416,67 
	0,00 
	1,64 

	(408-9301)
	  Щебень, гравий, гравийно-песчаная смесь, песок, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(110)  
	-  

	
	Отсыпка материалов кранами гусеничными с грейферным ковшом вместимостью до 2 м3 с берега в условиях закрытой акватории в постель гравитационных сооружений:

	38-02-003-05
	      камня
	554,86 
	28,76 
	526,10 
	81,24 
	0,00 
	3,52 

	(413-9011)
	  Камень бутовый, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(106)  
	-  

	38-02-003-06
	      щебня, гравия, гравийно-песчаной смеси, песка
	560,18 
	16,59 
	543,59 
	123,05 
	0,00 
	2,03 

	(408-9301)
	  Щебень, гравий, гравийно-песчаная смесь, песок, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(110)  
	-  

	
	Отсыпка материалов кранами плавучими с грейферным ковшом вместимостью:

	38-02-003-07
	      до 2 м3 с берега в условиях закрытой акватории в другие виды отсыпей камня
	5698,29 
	35,13 
	5663,16 
	674,82 
	0,00 
	4,3 

	(413-9011)
	  Камень бутовый, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(106)  
	-  

	38-02-003-08
	      до 2 м3 с берега в условиях закрытой акватории в другие виды отсыпей скальной породы
	5789,05 
	35,78 
	5753,27 
	685,67 
	0,00 
	4,38 

	(407-9290)
	  Скальная порода, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	38-02-003-09
	      до 2 м3 с берега в условиях закрытой акватории в другие виды отсыпей щебня, гравия, гравийно-песчаной смеси, песка
	3515,04 
	20,10 
	3494,94 
	416,47 
	0,00 
	2,46 

	(408-9301)
	  Щебень, гравий, гравийно-песчаная смесь, песок, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(110)  
	-  

	38-02-003-10
	      до 4 м3 с берега в условиях закрытой акватории в другие виды отсыпей камня
	4188,45 
	23,37 
	4165,08 
	496,38 
	0,00 
	2,86 

	(413-9011)
	  Камень бутовый, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(106)  
	-  

	38-02-003-11
	      до 4 м3 с берега в условиях закрытой акватории в другие виды отсыпей скальной породы
	4256,53 
	23,86 
	4232,67 
	504,41 
	0,00 
	2,92 

	(407-9290)
	  Скальная порода, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	38-02-003-12
	      до 4 м3 с берега в условиях закрытой акватории в другие виды отсыпей щебня, гравия, гравийно-песчаной смеси, песка
	2731,14 
	13,40 
	2717,74 
	323,81 
	0,00 
	1,64 

	(408-9301)
	  Щебень, гравий, гравийно-песчаная смесь, песок, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(110)  
	-  

	
	Отсыпка материалов кранами гусеничными с грейферным ковшом вместимостью до 2 м3 с берега в условиях закрытой акватории в другие виды отсыпей:

	38-02-003-13
	      камня
	466,27 
	28,68 
	437,59 
	53,51 
	0,00 
	3,51 

	(413-9011)
	  Камень бутовый, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(106)  
	-  

	38-02-003-14
	      скальной породы
	474,67 
	29,25 
	445,42 
	54,42 
	0,00 
	3,58 

	(407-9290)
	  Скальная порода, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	38-02-003-15
	      щебня, гравия, гравийно-песчаной смеси, песка
	263,69 
	16,42 
	247,27 
	30,13 
	0,00 
	2,01 

	(408-9301)
	  Щебень, гравий, гравийно-песчаная смесь, песок, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(110)  
	-  

	Таблица 38-02-004. Отсыпка материалов кранами плавучими с грейферным ковшом с берега в условиях открытого побережья (открытого рейда) 

   

	
	Измеритель: 100 м3 объема отсыпей

	
	Отсыпка материалов кранами плавучими с грейферным ковшом вместимостью:

	38-02-004-01
	      до 2 м3 с берега в условиях открытого побережья (открытого рейда) в постель гравитационных сооружений камня
	12300,17 
	35,13 
	12265,04 
	1242,62 
	0,00 
	4,3 

	(413-9011)
	  Камень бутовый, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(106)  
	-  

	38-02-004-02
	      до 2 м3 с берега в условиях открытого побережья (открытого рейда) в постель гравитационных сооружений щебня, гравия, гравийно-песчаной смеси, песка
	7988,55 
	19,04 
	7969,51 
	846,83 
	0,00 
	2,33 


	(408-9301)
	  Щебень, гравий, гравийно-песчаная смесь, песок, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(110)  
	-  

	38-02-004-03
	      до 4 м3 с берега в условиях открытого побережья (открытого рейда) в постель гравитационных сооружений камня
	9079,83 
	23,37 
	9056,46 
	921,35 
	0,00 
	2,86 

	(413-9011)
	  Камень бутовый, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(106)  
	-  

	38-02-004-04
	      до 4 м3 с берега в условиях открытого побережья (открытого рейда) в постель гравитационных сооружений щебня, гравия, гравийно-песчаной смеси, песка
	6318,31 
	13,40 
	6304,91 
	680,33 
	0,00 
	1,64 

	(408-9301)
	  Щебень, гравий, гравийно-песчаная смесь, песок, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(110)  
	-  

	38-02-004-05
	      до 2 м3 с берега в условиях открытого побережья (открытого рейда) в другие виды отсыпей камня
	12154,51 
	35,13 
	12119,38 
	1213,04 
	0,00 
	4,3 

	(413-9011)
	  Камень бутовый, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(106)  
	-  

	38-02-004-06
	      до 2 м3 с берега в условиях открытого побережья (открытого рейда) в другие виды отсыпей скальной породы
	12348,16 
	35,78 
	12312,38 
	1232,33 
	0,00 
	4,38 

	(407-9290)
	  Скальная порода, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	38-02-004-07
	      до 2 м3 с берега в условиях открытого побережья (открытого рейда) в другие виды отсыпей щебня, гравия, гравийно-песчаной смеси, песка
	7500,89 
	19,04 
	7481,85 
	748,52 
	0,00 
	2,33 

	(408-9301)
	  Щебень, гравий, гравийно-песчаная смесь, песок, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(110)  
	-  

	38-02-004-08
	      до 4 м3 с берега в условиях открытого побережья (открытого рейда) в другие виды отсыпей камня
	8936,06 
	25,27 
	8910,79 
	892,24 
	0,00 
	2,83 

	(413-9011)
	  Камень бутовый, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(106)  
	-  

	38-02-004-09
	      до 4 м3 с берега в условиях открытого побережья (открытого рейда) в другие виды отсыпей скальной породы
	9081,44 
	25,90 
	9055,54 
	906,71 
	0,00 
	2,9 

	(407-9290)
	  Скальная порода, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	38-02-004-10
	      до 4 м3 с берега в условиях открытого побережья (открытого рейда) в другие виды отсыпей щебня, гравия, гравийно-песчаной смеси, песка
	5843,68 
	26,43 
	5817,25 
	582,10 
	0,00 
	2,96 

	(408-9301)
	  Щебень, гравий, гравийно-песчаная смесь, песок, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(110)  
	-  

	Таблица 38-02-005. Отсыпка материалов автосамосвалами пионерным способом 

   

	
	Измеритель: 100 м3 объема отсыпей

	
	Отсыпка автосамосвалами пионерным способом:

	38-02-005-01
	      под воду камня
	104,17 
	55,49 
	48,68 
	8,82 
	0,00 
	6,49 

	(413-9011)
	  Камень бутовый, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(106)  
	-  

	38-02-005-02
	      под воду скальной породы
	111,44 
	62,76 
	48,68 
	8,82 
	0,00 
	7,34 

	(407-9290)
	  Скальная порода, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	38-02-005-03
	      под воду песка
	112,61 
	52,75 
	59,86 
	10,85 
	0,00 
	6,17 

	(408-9040)
	  Песок для строительных работ природный, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(110)  
	-  

	38-02-005-04
	      под воду щебня, гравия, гравийно-песчаной смеси
	72,70 
	52,75 
	19,95 
	3,62 
	0,00 
	6,17 

	(408-9301)
	  Щебень, гравий, гравийно-песчаная смесь, песок, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(110)  
	-  

	38-02-005-05
	      над водой камня
	150,52 
	53,95 
	96,57 
	17,50 
	0,00 
	6,31 

	(413-9011)
	  Камень бутовый, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(106)  
	-  

	38-02-005-06
	      над водой скальной породы
	157,10 
	60,53 
	96,57 
	17,50 
	0,00 
	7,08 

	(407-9290)
	  Скальная порода, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	38-02-005-07
	      над водой песка
	170,08 
	50,36 
	119,72 
	21,69 
	0,00 
	5,89 

	(408-9040)
	  Песок для строительных работ природный, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(105)  
	-  

	38-02-005-08
	      над водой щебня, гравия, гравийно-песчаной смеси
	96,68 
	49,59 
	47,09 
	8,53 
	0,00 
	5,8 

	(408-9301)
	  Щебень, гравий, гравийно-песчаная смесь, песок, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(105)  
	-  

	Подраздел 2.2 ОТСЫПКА МАТЕРИАЛОВ ИЛИ СКАЛЬНОЙ ПОРОДЫ С БАРЖ 

   

	Таблица 38-02-010. Отсыпка материалов плавучими кранами с барж с подачей в контейнерах в закрытой акватории 

   

	
	Измеритель: 100 м3 объема отсыпей

	
	Отсыпка материалов кранами плавучими с подачей в контейнерах с барж самоходных в условиях закрытой акватории в постель гравитационных сооружений:

	38-02-010-01
	      камня
	10839,41 
	125,91 
	10713,50 
	1137,23 
	0,00 
	14,1 

	(413-9011)
	  Камень бутовый, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(106)  
	-  

	38-02-010-02
	      щебня, гравия, гравийно-песчаной смеси, песка
	11400,00 
	130,11 
	11269,89 
	1238,56 
	0,00 
	14,57 

	(408-9301)
	  Щебень, гравий, гравийно-песчаная смесь, песок, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(110)  
	-  

	
	Отсыпка материалов кранами плавучими с подачей в контейнерах с барж несамоходных в условиях закрытой акватории в постель гравитационных сооружений:

	38-02-010-03
	      камня
	4659,12 
	126,00 
	4533,12 
	623,57 
	0,00 
	14,11 

	(413-9011)
	  Камень бутовый, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(106)  
	-  

	38-02-010-04
	      щебня, гравия, гравийно-песчаной смеси, песка
	5006,05 
	130,20 
	4875,85 
	706,90 
	0,00 
	14,58 

	(408-9301)
	  Щебень, гравий, гравийно-песчаная смесь, песок, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(110)  
	-  

	
	Отсыпка материалов кранами плавучими с подачей в контейнерах с барж самоходных в условиях закрытой акватории в другие виды отсыпей:

	38-02-010-05
	      камня
	10750,89 
	125,91 
	10624,98 
	1109,04 
	0,00 
	14,1 

	(413-9011)
	  Камень бутовый, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(106)  
	-  

	38-02-010-06
	      скальной породы
	10944,71 
	128,06 
	10816,65 
	1129,19 
	0,00 
	14,34 

	(407-9290)
	  Скальная порода, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	38-02-010-07
	      щебня, гравия, гравийно-песчаной смеси, песка
	11103,49 
	129,93 
	10973,56 
	1144,99 
	0,00 
	14,55 

	(408-9301)
	  Щебень, гравий, гравийно-песчаная смесь, песок, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(110)  
	-  

	
	Отсыпка материалов кранами плавучими с подачей в контейнерах с барж несамоходных в условиях закрытой акватории в другие виды отсыпей:

	38-02-010-08
	      камня
	4570,61 
	126,00 
	4444,61 
	595,60 
	0,00 
	14,11 

	(413-9011)
	  Камень бутовый, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(106)  
	-  

	38-02-010-09
	      скальной породы
	4648,92 
	128,06 
	4520,86 
	606,22 
	0,00 
	14,34 

	(407-9290)
	  Скальная порода, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	38-02-010-10
	      щебня, гравия, гравийно-песчаной смеси, песка
	4709,64 
	130,11 
	4579,53 
	614,08 
	0,00 
	14,57 

	(408-9301)
	  Щебень, гравий, гравийно-песчаная смесь, песок, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(110)  
	-  

	Таблица 38-02-011. Отсыпка материалов плавучими кранами с подачей в контейнерах с барж в условиях открытого побережья (открытого рейда) 

   

	
	Измеритель: 100 м3 объема отсыпей

	
	Отсыпка материалов кранами плавучими с подачей в контейнерах с барж самоходных в условиях открытого побережья (открытого рейда) в постель гравитационных сооружений:

	38-02-011-01
	      камня
	17106,21 
	126,09 
	16980,12 
	1855,08 
	0,00 
	14,12 

	(413-9011)
	  Камень бутовый, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(106)  
	-  

	38-02-011-02
	      щебня, гравия, гравийно-песчаной смеси, песка
	17993,12 
	130,29 
	17862,83 
	1983,68 
	0,00 
	14,59 

	(408-9301)
	  Щебень, гравий, гравийно-песчаная смесь, песок, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(110)  
	-  

	
	Отсыпка материалов кранами плавучими с подачей в контейнерах с барж несамоходных в условиях открытого побережья (открытого рейда) в постель гравитационных сооружений:

	38-02-011-03
	      камня
	9651,68 
	126,27 
	9525,41 
	1249,73 
	0,00 
	14,14 

	(413-9011)
	  Камень бутовый, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(106)  
	-  

	38-02-011-04
	      щебня, гравия, гравийно-песчаной смеси, песка
	10271,84 
	130,47 
	10141,37 
	1354,93 
	0,00 
	14,61 

	(408-9301)
	  Щебень, гравий, гравийно-песчаная смесь, песок, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(110)  
	-  

	
	Отсыпка материалов кранами плавучими с подачей в контейнерах с барж самоходных в условиях открытого побережья (открытого рейда) в другие виды отсыпей:

	38-02-011-05
	      камня
	7460,50 
	126,09 
	7334,41 
	754,36 
	0,00 
	14,12 

	(413-9011)
	  Камень бутовый, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(106)  
	-  

	38-02-011-06
	      скальной породы
	17237,29 
	128,15 
	17109,14 
	1856,33 
	0,00 
	14,35 

	(407-9290)
	  Скальная порода, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	38-02-011-07
	      щебня, гравия, гравийно-песчаной смеси, песка
	17505,37 
	130,20 
	17375,17 
	1885,22 
	0,00 
	14,58 

	(408-9301)
	  Щебень, гравий, гравийно-песчаная смесь, песок, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(110)  
	-  

	
	Отсыпка материалов кранами плавучими с подачей в контейнерах с барж несамоходных в условиях открытого побережья (открытого рейда) в другие виды отсыпей:

	38-02-011-08
	      камня
	14901,18 
	126,36 
	14774,82 
	1914,76 
	0,00 
	14,15 

	(413-9011)
	  Камень бутовый, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(106)  
	-  

	38-02-011-09
	      скальной породы
	18996,26 
	128,32 
	18867,94 
	2220,15 
	0,00 
	14,37 

	(407-9290)
	  Скальная порода, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	38-02-011-10
	      щебня, гравия, гравийно-песчаной смеси, песка
	19285,19 
	130,47 
	19154,72 
	2252,16 
	0,00 
	14,61 

	(408-9301)
	  Щебень, гравий, гравийно-песчаная смесь, песок, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(110)  
	-  

	Таблица 38-02-012. Отсыпка материалов плавучими кранами с грейферным ковшом вместимостью до 4 м3 с барж в условиях закрытой акватории 

   

	
	Измеритель: 100 м3 объема отсыпей

	
	Отсыпка материалов кранами плавучими с грейферным ковшом вместимостью до 4 м3 с барж самоходных в условиях закрытой акватории в постель гравитационных сооружений:

	38-02-012-01
	      камня
	11249,54 
	53,11 
	11196,43 
	1207,69 
	0,00 
	6,5 

	(413-9011)
	  Камень бутовый, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(106)  
	-  

	38-02-012-02
	      щебня, гравия, гравийно-песчаной смеси
	8028,44 
	33,09 
	7995,35 
	908,97 
	0,00 
	4,05 

	(408-9301)
	  Щебень, гравий, гравийно-песчаная смесь, песок, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(110)  
	-  

	38-02-012-03
	      песка
	7096,77 
	27,61 
	7069,16 
	811,44 
	0,00 
	3,38 

	(408-9040)
	  Песок для строительных работ природный, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(110)  
	-  

	
	Отсыпка материалов кранами плавучими с грейферным ковшом вместимостью до 4 м3 с барж несамоходных в условиях закрытой акватории в постель гравитационных сооружений:

	38-02-012-04
	      камня
	5636,63 
	53,11 
	5583,52 
	743,14 
	0,00 
	6,5 

	(413-9011)
	  Камень бутовый, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(106)  
	-  

	38-02-012-05
	      щебня, гравия, гравийно-песчаной смеси
	4191,84 
	33,09 
	4158,75 
	598,02 
	0,00 
	4,05 

	(408-9301)
	  Щебень, гравий, гравийно-песчаная смесь, песок, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(110)  
	-  

	38-02-012-06
	      песка
	3742,71 
	27,61 
	3715,10 
	540,70 
	0,00 
	3,38 

	(408-9040)
	  Песок для строительных работ природный, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(110)  
	-  

	
	Отсыпка материалов кранами плавучими с грейферным ковшом вместимостью до 4 м3 с барж самоходных в условиях закрытой акватории в другие виды отсыпей:

	38-02-012-07
	      камня
	11160,94 
	53,02 
	11107,92 
	1179,98 
	0,00 
	6,49 

	(413-9011)
	  Камень бутовый, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(106)  
	-  

	38-02-012-08
	      скальной породы
	11349,42 
	54,17 
	11295,25 
	1199,93 
	0,00 
	6,63 

	(407-9290)
	  Скальная порода, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	38-02-012-09
	      щебня, гравия, гравийно-песчаной смеси
	7735,89 
	33,01 
	7702,88 
	817,50 
	0,00 
	4,04 

	(408-9301)
	  Щебень, гравий, гравийно-песчаная смесь, песок, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(110)  
	-  

	38-02-012-10
	      песка
	6800,36 
	27,53 
	6772,83 
	718,42 
	0,00 
	3,37 

	(408-9040)
	  Песок для строительных работ природный, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(110)  
	-  

	
	Отсыпка материалов кранами плавучими с грейферным ковшом вместимостью до 4 м3 с барж несамоходных в условиях закрытой акватории в другие виды отсыпей:

	38-02-012-11
	      камня
	11405,14 
	53,11 
	11352,03 
	1216,49 
	0,00 
	6,5 

	(413-9011)
	  Камень бутовый, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(106)  
	-  

	38-02-012-12
	      скальной породы
	11599,71 
	54,17 
	11545,54 
	1237,38 
	0,00 
	6,63 

	(407-9290)
	  Скальная порода, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	38-02-012-13
	      щебня, гравия, гравийно-песчаной смеси
	7989,35 
	33,09 
	7956,26 
	855,62 
	0,00 
	4,05 

	(408-9301)
	  Щебень, гравий, гравийно-песчаная смесь, песок, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(110)  
	-  

	38-02-012-14
	      песка
	7053,74 
	27,53 
	7026,21 
	756,32 
	0,00 
	3,37 

	(408-9040)
	  Песок для строительных работ природный, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(110)  
	-  

	Таблица 38-02-013. Отсыпка материалов плавучими кранами с грейферным ковшом вместимостью до 4 м3 с барж в условиях открытого побережья (открытого рейда) 

   

	
	Измеритель: 100 м3 объема отсыпей

	
	Отсыпка материалов кранами плавучими с грейферным ковшом вместимостью до 4 м3 с барж самоходных в условиях открытого побережья (открытого рейда) в постель гравитационных сооружений:

	38-02-013-01
	      камня
	18773,83 
	53,11 
	18720,72 
	2013,75 
	0,00 
	6,5 

	(413-9011)
	  Камень бутовый, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(106)  
	-  

	38-02-013-02
	      щебня, гравия, гравийно-песчаной смеси
	13404,11 
	33,09 
	13371,02 
	1474,67 
	0,00 
	4,05 

	(408-9301)
	  Щебень, гравий, гравийно-песчаная смесь, песок, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(110)  
	-  

	38-02-013-03
	      песка
	11847,10 
	27,61 
	11819,49 
	1308,55 
	0,00 
	3,38 

	(408-9040)
	  Песок для строительных работ природный, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(110)  
	-  

	
	Отсыпка материалов кранами плавучими с грейферным ковшом вместимостью до 4 м3 с барж несамоходных в условиях открытого побережья (открытого рейда) в постель гравитационных сооружений:

	38-02-013-04
	      камня
	12747,66 
	53,19 
	12694,47 
	1620,20 
	0,00 
	6,51 

	(413-9011)
	  Камень бутовый, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(106)  
	-  

	38-02-013-05
	      щебня, гравия, гравийно-песчаной смеси
	9316,95 
	33,17 
	9283,78 
	1225,34 
	0,00 
	4,06 

	(408-9301)
	  Щебень, гравий, гравийно-песчаная смесь, песок, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(110)  
	-  

	38-02-013-06
	      песка
	8294,22 
	27,61 
	8266,61 
	1099,36 
	0,00 
	3,38 

	(408-9040)
	  Песок для строительных работ природный, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(110)  
	-  

	
	Отсыпка материалов кранами плавучими с грейферным ковшом вместимостью до 4 м3 с барж самоходных в условиях открытого побережья (открытого рейда) в другие виды отсыпей:

	38-02-013-07
	      камня
	18628,16 
	53,11 
	18575,05 
	1984,79 
	0,00 
	6,5 

	(413-9011)
	  Камень бутовый, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(106)  
	-  

	38-02-013-08
	      скальной породы
	18940,22 
	54,25 
	18885,97 
	2017,07 
	0,00 
	6,64 

	(407-9290)
	  Скальная порода, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	38-02-013-09
	      щебня, гравия, гравийно-песчаной смеси
	12916,45 
	33,09 
	12883,36 
	1376,74 
	0,00 
	4,05 

	(408-9301)
	  Щебень, гравий, гравийно-песчаная смесь, песок, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(110)  
	-  

	38-02-013-10
	      песка
	11359,44 
	27,61 
	11331,83 
	1210,57 
	0,00 
	3,38 

	(408-9040)
	  Песок для строительных работ природный, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(110)  
	-  

	
	Отсыпка материалов кранами плавучими с грейферным ковшом вместимостью до 4 м3 с барж несамоходных в условиях открытого побережья (открытого рейда) в другие виды отсыпей:

	38-02-013-11
	      камня
	12601,99 
	53,19 
	12548,80 
	1591,57 
	0,00 
	6,51 

	(413-9011)
	  Камень бутовый, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(106)  
	-  

	38-02-013-12
	      скальной породы
	12805,46 
	54,25 
	12751,21 
	1617,18 
	0,00 
	6,64 

	(407-9290)
	  Скальная порода, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	38-02-013-13
	      щебня, гравия, гравийно-песчаной смеси
	8829,28 
	33,17 
	8796,11 
	1127,42 
	0,00 
	4,06 

	(408-9301)
	  Щебень, гравий, гравийно-песчаная смесь, песок, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(110)  
	-  

	38-02-013-14
	      песка
	7806,55 
	27,61 
	7778,94 
	1001,56 
	0,00 
	3,38 

	(408-9040)
	  Песок для строительных работ природный, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(110)  
	-  

	Подраздел 2.3 ОТСЫПКА МАТЕРИАЛОВ ИЛИ СКАЛЬНОЙ ПОРОДЫ ШАЛАНДАМИ 

   

	Таблица 38-02-017. Отсыпка материалов шаландами 

   

	
	Измеритель: 100 м3 объема отсыпей

	
	Отсыпка материалов шаландами в условиях закрытой акватории в постель гравитационных сооружений:

	38-02-017-01
	      камня
	1314,87 
	29,33 
	1285,54 
	259,30 
	0,00 
	3,59 

	(413-9011)
	  Камень бутовый, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(106)  
	-  

	38-02-017-02
	      песка
	1145,59 
	15,28 
	1130,31 
	251,58 
	0,00 
	1,87 

	(408-9040)
	  Песок для строительных работ природный, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(110)  
	-  

	38-02-017-03
	      щебня, гравия, гравийно-песчаной смеси
	1232,49 
	18,38 
	1214,11 
	268,86 
	0,00 
	2,25 

	(408-9301)
	  Щебень, гравий, гравийно-песчаная смесь, песок, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(110)  
	-  

	
	Отсыпка материалов шаландами в условиях закрытой акватории других видов отсыпей:

	38-02-017-04
	      камня
	1226,35 
	29,33 
	1197,02 
	231,55 
	0,00 
	3,59 

	(413-9011)
	  Камень бутовый, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(106)  
	-  

	38-02-017-05
	      скальной породы
	1244,55 
	29,90 
	1214,65 
	235,01 
	0,00 
	3,66 

	(407-9290)
	  Скальная порода, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	38-02-017-06
	      песка
	853,11 
	15,28 
	837,83 
	159,96 
	0,00 
	1,87 

	(408-9040)
	  Песок для строительных работ природный, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(110)  
	-  

	38-02-017-07
	      щебня, гравия, гравийно-песчаной смеси
	936,08 
	18,30 
	917,78 
	175,93 
	0,00 
	2,24 

	(408-9301)
	  Щебень, гравий, гравийно-песчаная смесь, песок, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(110)  
	-  

	
	Отсыпка материалов шаландами в условиях открытого побережья (открытого рейда) в постель гравитационных сооружений:

	38-02-017-08
	      камня
	3857,79 
	29,33 
	3828,46 
	767,96 
	0,00 
	3,59 

	(413-9011)
	  Камень бутовый, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(106)  
	-  

	38-02-017-09
	      песка
	2796,42 
	15,28 
	2781,14 
	561,54 
	0,00 
	1,87 

	(408-9040)
	  Песок для строительных работ природный, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(110)  
	-  

	38-02-017-10
	      щебня, гравия, гравийно-песчаной смеси
	3107,01 
	18,38 
	3088,63 
	622,55 
	0,00 
	2,25 

	(408-9301)
	  Щебень, гравий, гравийно-песчаная смесь, песок, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(110)  
	-  

	
	Отсыпка материалов шаландами в условиях открытого побережья (открытого рейда) в другие виды отсыпей:

	38-02-017-11
	      камня
	3712,12 
	29,33 
	3682,79 
	738,45 
	0,00 
	3,59 

	(413-9011)
	  Камень бутовый, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(106)  
	-  

	38-02-017-12
	      скальной породы
	3770,57 
	29,90 
	3740,67 
	749,91 
	0,00 
	3,66 

	(407-9290)
	  Скальная порода, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(П)  
	-  

	38-02-017-13
	      песка
	2308,75 
	15,28 
	2293,47 
	463,22 
	0,00 
	1,87 

	(408-9040)
	  Песок для строительных работ природный, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(110)  
	-  

	38-02-017-14
	      щебня, гравия, гравийно-песчаной смеси
	2619,27 
	18,30 
	2600,97 
	524,45 
	0,00 
	2,24 

	(408-9301)
	  Щебень, гравий, гравийно-песчаная смесь, песок, (м3)
	-  
	-  
	-  
	-  
	(110)  
	-  

	Подраздел 2.4 ПЕРЕМЕЩЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ ИЛИ СКАЛЬНОЙ ПОРОДЫ ПРИ УСТРОЙСТВЕ ОТСЫПЕЙ 

   

	Таблица 38-02-020. Перемещение материалов или скальной породы при устройстве отсыпей 

   

	
	Измеритель: 100 м3 объема отсыпей

	
	Перемещение материалов или скальной породы при устройстве отсыпей в закрытой акватории:

	38-02-020-01
	      самоходными баржами
	164,15 
	0,00 
	164,15 
	15,91 
	0,00 
	 

	38-02-020-02
	      несамоходными баржами
	83,51 
	0,00 
	83,51 
	13,38 
	0,00 
	 

	38-02-020-03
	      шаландами
	86,40 
	0,00 
	86,40 
	15,72 
	0,00 
	 

	
	Перемещение материалов или скальной породы при устройстве отсыпей в условиях открытого побережья (открытого рейда):

	38-02-020-04
	      самоходными баржами
	232,22 
	0,00 
	232,22 
	26,24 
	0,00 
	 

	38-02-020-05
	      несамоходными баржами
	133,94 
	0,00 
	133,94 
	27,45 
	0,00 
	 

	38-02-020-06
	      шаландами
	137,61 
	0,00 
	137,61 
	29,06 
	0,00 
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