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Часть 1. Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов
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	ОТДЕЛ 01. РАБОТЫ ПО ЗАМЕНЕ ОБОРУДОВАНИЯ, УСТРОЙСТВ И КОНСТРУКЦИЙ ЛИФТОВ 

   

	Таблица 01-01-001. Замена замка распашной двери шахты 

   

	
	Измеритель: 1 замок

	
	Замена замка распашной двери шахты лифта:

	01-01-001-01
	      автоматического
	44,78 
	43,48 
	0,00 
	0,00 
	1,30 
	4,63 

	01-01-001-02
	      неавтоматического
	58,40 
	56,70 
	0,00 
	0,00 
	1,70 
	6,19 

	Таблица 01-01-002. Замена оборудования главного привода 

   

	
	Измеритель: 1 шт.

	
	Замена электродвигателя, количество лифтов в подъезде:

	01-01-002-01
	      1
	347,21 
	268,03 
	71,14 
	7,39 
	8,04 
	26,2 

	01-01-002-02
	      2
	291,38 
	213,83 
	71,14 
	7,39 
	6,41 
	20,6 

	
	Замена полумуфты электродвигателя, количество лифтов в подъезде:

	01-01-002-03
	      1
	161,52 
	156,82 
	0,00 
	0,00 
	4,70 
	17,7 

	01-01-002-04
	      2
	150,58 
	146,19 
	0,00 
	0,00 
	4,39 
	16,5 

	
	Замена лифтовой лебедки, количество лифтов в подъезде:

	01-01-002-05
	      1
	878,19 
	480,63 
	383,14 
	37,98 
	14,42 
	52,47 

	01-01-002-06
	      2
	852,71 
	455,89 
	383,14 
	37,98 
	13,68 
	49,77 

	
	Замена червячной пары редуктора лифтовой лебедки, количество лифтов в подъезде:

	01-01-002-07
	      1
	450,00 
	436,89 
	0,00 
	0,00 
	13,11 
	41,49 

	01-01-002-08
	      2
	441,21 
	428,36 
	0,00 
	0,00 
	12,85 
	40,68 

	
	Замена редуктора лифтовой лебедки, количество лифтов в подъезде:

	01-01-002-09
	      1
	507,55 
	423,70 
	71,14 
	7,39 
	12,71 
	44,6 

	01-01-002-10
	      2
	455,69 
	373,35 
	71,14 
	7,39 
	11,20 
	39,3 

	
	Замена тормозной полумуфты лифтовой лебедки, количество лифтов в подъезде:

	01-01-002-11
	      1
	231,32 
	224,58 
	0,00 
	0,00 
	6,74 
	24,2 

	01-01-002-12
	      2
	226,32 
	219,73 
	0,00 
	0,00 
	6,59 
	23,4 

	
	Замена тормозного устройства, количество лифтов в подъезде:

	01-01-002-13
	      1
	302,63 
	293,82 
	0,00 
	0,00 
	8,81 
	29,5 

	01-01-002-14
	      2
	291,75 
	283,25 
	0,00 
	0,00 
	8,50 
	28,1 

	
	Замена канатоведущего шкива лифтовой лебедки, количество лифтов в подъезде:

	01-01-002-15
	      1
	235,39 
	174,26 
	55,90 
	5,80 
	5,23 
	17,91 

	01-01-002-16
	      2
	214,42 
	153,90 
	55,90 
	5,80 
	4,62 
	16,2 

	Таблица 01-01-003. Замена привода дверей кабины лифта 

   

	
	Измеритель: 1 привод

	
	Замена привода дверей кабины, грузоподъемность лифта:

	01-01-003-01
	      до 500 кг
	66,25 
	64,32 
	0,00 
	0,00 
	1,93 
	6,61 

	01-01-003-02
	      свыше 500 кг
	69,65 
	67,62 
	0,00 
	0,00 
	2,03 
	6,95 

	
	Измеритель: 1 редуктор

	01-01-003-03
	Замена редуктора привода дверей кабины
	112,19 
	108,92 
	0,00 
	0,00 
	3,27 
	11,6 

	
	Измеритель: 1 электродвигатель

	01-01-003-04
	Замена электродвигателя привода дверей кабины
	80,81 
	78,46 
	0,00 
	0,00 
	2,35 
	7,34 

	Таблица 01-01-004. Замена купе и порога кабины лифта 

   

	
	Измеритель: 1 кабина

	
	Замена купе кабины лифта грузоподъемностью:

	01-01-004-01
	      до 400 кг без доработки рамы пола
	720,80 
	682,06 
	18,28 
	0,00 
	20,46 
	70,9 

	01-01-004-02
	      до 400 кг с доработкой рамы пола
	794,13 
	753,25 
	18,28 
	0,00 
	22,60 
	78,3 

	01-01-004-03
	      свыше 400 кг без доработки рамы пола
	851,42 
	805,19 
	22,07 
	0,00 
	24,16 
	83,7 

	01-01-004-04
	      свыше 400 кг с доработкой рамы пола
	933,66 
	885,04 
	22,07 
	0,00 
	26,55 
	92 

	
	Измеритель: 1 порог

	01-01-004-05
	Замена порога кабины лифта
	170,37 
	165,41 
	0,00 
	0,00 
	4,96 
	17 

	Таблица 01-01-005. Замена дверей и отдельных конструкций дверей шахты лифта 

   

	
	Измеритель: 1 дверь

	
	Замена двери шахты, грузоподъемность лифта:

	01-01-005-01
	      до 500 кг
	328,66 
	302,60 
	16,98 
	0,00 
	9,08 
	31,1 

	01-01-005-02
	      свыше 500 кг
	369,75 
	342,50 
	16,98 
	0,00 
	10,27 
	35,2 

	
	Измеритель: 1 балка

	
	Замена верхней балки двери шахты, грузоподъемность лифта:

	01-01-005-03
	      до 500 кг
	185,63 
	166,37 
	14,27 
	0,00 
	4,99 
	15,8 

	01-01-005-04
	      свыше 500 кг
	221,25 
	197,77 
	17,55 
	0,00 
	5,93 
	18,5 

	
	Измеритель: 1 створка

	
	Замена створки дверей шахты, грузоподъемность лифта:

	01-01-005-05
	      до 500 кг
	99,63 
	96,73 
	0,00 
	0,00 
	2,90 
	10,7 

	01-01-005-06
	      свыше 500 кг
	106,15 
	103,06 
	0,00 
	0,00 
	3,09 
	11,4 

	
	Измеритель: 1 порог

	
	Замена порога двери шахты, грузоподъемность лифта:

	01-01-005-07
	      до 500 кг
	139,00 
	133,95 
	1,03 
	0,00 
	4,02 
	15 

	01-01-005-08
	      свыше 500 кг
	148,55 
	142,88 
	1,38 
	0,00 
	4,29 
	16 

	Таблица 01-01-006. Замена станции управления лифта 

   

	
	Измеритель: 1 станция

	
	Замена станции  управления лифта, количество этажей-9, количество лифтов в подъезде:

	01-01-006-01
	      1
	709,99 
	682,34 
	7,18 
	0,00 
	20,47 
	64,8 

	01-01-006-02
	      2, одиночная работа
	727,35 
	699,19 
	7,18 
	0,00 
	20,98 
	66,4 

	01-01-006-03
	      2, парная работа
	771,62 
	742,17 
	7,18 
	0,00 
	22,27 
	71,5 

	
	Измеритель: 1 этаж

	01-01-006-04
	Добавлять или исключать на каждый этаж сверх или менее 9-ти по расценкам 41-01-006-01, -02, -03
	35,14 
	34,12 
	0,00 
	0,00 
	1,02 
	3,24 

	Таблица 01-01-007. Замена системы управления лифта 

   

	
	Измеритель: 1 система управления

	
	Замена системы управления лифта на 9 этажей, при количестве лифтов в подъезде:

	01-01-007-01
	      1, одиночная работа
	2072,14 
	1409,88 
	619,96 
	50,69 
	42,30 
	144,9 

	01-01-007-02
	      1, частотное регулирование
	2158,06 
	1444,91 
	669,80 
	57,08 
	43,35 
	148,5 

	01-01-007-03
	      2, одиночная работа
	2063,11 
	1401,12 
	619,96 
	50,69 
	42,03 
	144 

	01-01-007-04
	      2, частотное регулирование
	2149,03 
	1436,15 
	669,80 
	57,08 
	43,08 
	147,6 

	01-01-007-05
	      2, парная работа
	2093,38 
	1427,39 
	623,17 
	50,69 
	42,82 
	146,7 


	
	Измеритель: 1 этаж

	01-01-007-06
	Добавлять или исключать на каждый этаж сверх или менее 9-ти по расценкам 41-01-007-01, -02, -03, -04, -05
	74,68 
	70,78 
	1,78 
	0,00 
	2,12 
	7,45 

	Таблица 01-01-008. Замена выключателей и переключателей 

   

	
	Измеритель: 1 выключатель

	
	Замена выключателя автоматического на панели управления, работа лифта:

	01-01-008-01
	      одиночная
	38,31 
	37,19 
	0,00 
	0,00 
	1,12 
	4,06 

	01-01-008-02
	      парная
	48,08 
	46,68 
	0,00 
	0,00 
	1,40 
	5,03 

	
	Измеритель: 1 переключатель

	
	Замена переключателя этажного, работа лифта:

	01-01-008-03
	      одиночная
	43,35 
	42,09 
	0,00 
	0,00 
	1,26 
	4,43 

	01-01-008-04
	      парная
	53,70 
	52,14 
	0,00 
	0,00 
	1,56 
	5,42 

	
	Замена переключателя режима работы на панели управления, работа лифта:

	01-01-008-05
	      одиночная
	34,41 
	33,41 
	0,00 
	0,00 
	1,00 
	3,6 

	01-01-008-06
	      парная
	44,39 
	43,10 
	0,00 
	0,00 
	1,29 
	4,59 

	Таблица 01-01-009. Замена канатов, стяжки канатов, ограничителя скорости и натяжного устройства 

   

	
	Измеритель: 1 канат

	01-01-009-01
	Замена тягового каната
	272,34 
	264,41 
	0,00 
	0,00 
	7,93 
	25,11 

	
	Измеритель: 1 устройство

	01-01-009-02
	Замена устройство стяжки канатов
	168,59 
	163,68 
	0,00 
	0,00 
	4,91 
	16 

	
	Измеритель: 1 ограничитель

	01-01-009-03
	Замена ограничителя скорости
	91,40 
	86,44 
	2,37 
	0,00 
	2,59 
	8,45 

	
	Измеритель: 1 канат

	01-01-009-04
	Замена каната ограничителя скорости
	121,33 
	117,80 
	0,00 
	0,00 
	3,53 
	12,4 

	
	Измеритель: 1 устройство

	01-01-009-05
	Замена натяжного устройство каната ограничителя скорости
	76,23 
	74,01 
	0,00 
	0,00 
	2,22 
	7,79 

	Таблица 01-01-010. Замена электрооборудования в машинном помещении лифта 

   

	
	Измеритель: 1 трансформатор

	
	Замена трансформатора, количество лифтов в подъезде:

	01-01-010-01
	      1
	44,63 
	43,33 
	0,00 
	0,00 
	1,30 
	4,73 

	01-01-010-02
	      2
	51,05 
	49,56 
	0,00 
	0,00 
	1,49 
	5,41 

	
	Измеритель: 1 устройство

	
	Замена устройства вводного, количество лифтов в подъезде:

	01-01-010-03
	      1
	51,13 
	49,64 
	0,00 
	0,00 
	1,49 
	5,04 

	01-01-010-04
	      2
	59,05 
	57,33 
	0,00 
	0,00 
	1,72 
	5,82 

	
	Замена устройство выпрямительного, работа лифта:

	01-01-010-05
	      одиночная
	32,69 
	31,74 
	0,00 
	0,00 
	0,95 
	3,42 

	01-01-010-06
	      парная
	42,65 
	41,41 
	0,00 
	0,00 
	1,24 
	4,41 

	
	Измеритель: 1 реле

	
	Замена реле времени, работа лифта:

	01-01-010-07
	      одиночная
	34,60 
	33,59 
	0,00 
	0,00 
	1,01 
	3,62 

	01-01-010-08
	      парная
	44,59 
	43,29 
	0,00 
	0,00 
	1,30 
	4,61 

	
	Измеритель: 1 контактор

	
	Замена контактора или магнитного пускателя станции (шкафа) управления, количество лифтов в подъезде:

	01-01-010-09
	      1
	52,37 
	50,84 
	0,00 
	0,00 
	1,53 
	5,55 

	01-01-010-10
	      2, одиночная работа
	45,95 
	44,61 
	0,00 
	0,00 
	1,34 
	4,87 

	01-01-010-11
	      2, парная работа
	56,01 
	54,38 
	0,00 
	0,00 
	1,63 
	5,86 

	
	Измеритель: 1 устройство

	
	Замена конденсаторов проходных на вводном устройстве, количество лифтов в подъезде:

	01-01-010-12
	      1
	37,55 
	36,46 
	0,00 
	0,00 
	1,09 
	3,98 

	01-01-010-13
	      2, одиночная работа
	32,40 
	31,46 
	0,00 
	0,00 
	0,94 
	3,39 

	01-01-010-14
	      2, парная работа
	42,46 
	41,22 
	0,00 
	0,00 
	1,24 
	4,39 

	Таблица 01-01-011. Замена башмака 

   

	
	Измеритель: 1 башмак

	01-01-011-01
	Замена башмака
	78,67 
	76,38 
	0,00 
	0,00 
	2,29 
	7,94 

	
	Измеритель: 1 вкладыш

	01-01-011-02
	Замена вкладыша башмака
	117,42 
	114,00 
	0,00 
	0,00 
	3,42 
	12 

	Таблица 01-01-012. Замена вызывного и приказного аппаратов и поста «Ревизия» 

   

	
	Измеритель: 1 аппарат

	
	Замена аппарата вызывного, работа лифта:

	01-01-012-01
	      одиночная
	67,85 
	65,87 
	0,00 
	0,00 
	1,98 
	6,77 

	01-01-012-02
	      парная
	77,00 
	74,76 
	0,00 
	0,00 
	2,24 
	7,59 

	01-01-012-03
	Замена аппарата приказного, количество лифтов в подъезде-1
	200,88 
	195,03 
	0,00 
	0,00 
	5,85 
	19,8 

	
	Измеритель: 1 пост

	01-01-012-04
	Замена поста  «Ревизия»
	75,89 
	73,68 
	0,00 
	0,00 
	2,21 
	7,48 

	Таблица 01-01-013. Замена верхней балки противовеса 

   

	
	Измеритель: 1 балка

	
	Замена верхней балки противовеса, количество лифтов в подъезде:

	01-01-013-01
	      1
	159,35 
	154,71 
	0,00 
	0,00 
	4,64 
	15,9 

	01-01-013-02
	      2
	148,32 
	144,00 
	0,00 
	0,00 
	4,32 
	14,8 

	Таблица 01-01-014. Замена балки дверей кабины 

   

	
	Измеритель: 1 балка

	01-01-014-01
	Замена балки дверей кабины
	123,86 
	120,25 
	0,00 
	0,00 
	3,61 
	12,5 

	Таблица 01-01-015. Замена конечного выключателя, путевого датчика, индуктивного датчика или контактного датчика 

   

	
	Измеритель: 1 датчик

	
	Замена конечного выключателя, путевого, индуктивного или контактного датчиков, работа лифтов:

	01-01-015-01
	      одиночная
	49,80 
	48,35 
	0,00 
	0,00 
	1,45 
	5,21 

	01-01-015-02
	      парная
	59,97 
	58,22 
	0,00 
	0,00 
	1,75 
	6,2 

	Таблица 01-01-016. Замена фотодатчика реверса 

   

	
	Измеритель: 1 фотодатчик

	01-01-016-01
	Замена фотодатчика реверса
	212,74 
	206,54 
	0,00 
	0,00 
	6,20 
	21,47 

	Таблица 01-01-017. Замена тормозного электромагнита 

   

	
	Измеритель: 1 тормозной электромагнит

	01-01-017-01
	Замена тормозного электромагнита
	104,77 
	101,72 
	0,00 
	0,00 
	3,05 
	9,66 

	Таблица 01-01-018. Замена преобразователя частоты 

   

	
	Измеритель: 1 преобразователь частоты

	01-01-018-01
	Замена преобразователя частоты
	207,90 
	201,84 
	0,00 
	0,00 
	6,06 
	13,96 

	Таблица 01-01-019. Замена подшипников электродвигателя подъемного механизма 

   

	
	Измеритель: 1 электродвигатель

	01-01-019-01
	Замена подшипников электродвигателя подъемного механизма
	93,44 
	90,72 
	0,00 
	0,00 
	2,72 
	9 

	Таблица 01-01-020. Замена ограждения шахты 

   

	
	Измеритель: 1 м2

	01-01-020-01
	Замена сетки ограждения шахты
	13,35 
	12,31 
	0,67 
	0,00 
	0,37 
	1,44 

	
	Измеритель: 1 лист

	
	Замена стального листа ограждения шахты, площадь, м2:

	01-01-020-02
	      до 1
	12,52 
	10,26 
	1,95 
	0,00 
	0,31 
	1,2 

	01-01-020-03
	      св. 1
	22,07 
	18,81 
	2,70 
	0,00 
	0,56 
	2,2 

	Таблица 01-01-021. Замена распашной двери шахты 

   

	
	Измеритель: 1 дверь

	01-01-021-01
	Замена распашной двери шахты
	7,40 
	7,18 
	0,00 
	0,00 
	0,22 
	0,84 

	Таблица 01-01-022. Замена притворных стояков распашной двери шахты 

   

	
	Измеритель: 1 стояк

	01-01-022-01
	Замена притворного стояка
	37,65 
	34,83 
	1,78 
	0,00 
	1,04 
	3,9 

	Таблица 01-01-023. Замена направляющих кабины лифта и противовеса 

   

	
	Измеритель: 1 м направляющих


	
	Замена направляющих:

	01-01-023-01
	      кабины
	40,61 
	37,70 
	1,78 
	0,00 
	1,13 
	3,74 

	01-01-023-02
	      противовеса
	18,96 
	17,54 
	0,89 
	0,00 
	0,53 
	1,74 

	Таблица 01-01-024. Замена металлического каркаса кабины 

   

	
	Измеритель: 1 каркас

	01-01-024-01
	Замена металлического каркаса кабины
	328,52 
	308,36 
	10,91 
	0,00 
	9,25 
	26,56 

	Таблица 01-01-025. Выверка балансира кабины 

   

	
	Измеритель: 1 балансир

	
	Выверка трехплечевого балансира кабины:

	01-01-025-01
	      со снятием нагрузки
	62,18 
	60,37 
	0,00 
	0,00 
	1,81 
	6,76 

	01-01-025-02
	      без снятия нагрузки
	11,22 
	10,89 
	0,00 
	0,00 
	0,33 
	1,22 

	
	Выверка четырехплечевого балансира кабины:

	01-01-025-03
	      со снятием нагрузки
	66,59 
	64,65 
	0,00 
	0,00 
	1,94 
	7,24 

	01-01-025-04
	      без снятия нагрузки
	13,98 
	13,57 
	0,00 
	0,00 
	0,41 
	1,52 

	Таблица 01-01-026. Замена рамки слабины подъемных канатов 

   

	
	Измеритель: 1 рамка

	01-01-026-01
	Замена рамки слабины подъемных канатов
	29,61 
	28,75 
	0,00 
	0,00 
	0,86 
	3,22 

	Таблица 01-01-027. Замена клиньев ловителей лифта 

   

	
	Измеритель: 1 компл. клиньев

	
	Замена клиньев ловителей лифта, скорость движения кабины, м/с:

	01-01-027-01
	      до 1, мгновенного действия
	171,82 
	166,82 
	0,00 
	0,00 
	5,00 
	17,56 

	01-01-027-02
	      св. 1, плавного торможения
	155,39 
	150,86 
	0,00 
	0,00 
	4,53 
	15,88 

	Таблица 01-01-028. Замена отводки для лифта с распашными дверями 

   

	
	Измеритель: 1 отводка

	
	Замена отводки:

	01-01-028-01
	      комбинированной
	33,49 
	32,51 
	0,00 
	0,00 
	0,98 
	3,64 

	01-01-028-02
	      электромагнитной
	28,33 
	27,50 
	0,00 
	0,00 
	0,83 
	3,08 

	
	Измеритель: 1 тяга

	01-01-028-03
	Замена тяги электромагнитной отводки
	10,74 
	10,43 
	0,00 
	0,00 
	0,31 
	1,22 

	Таблица 01-01-029. Замена узлов и деталей раздвижных дверей кабины лифта 

   

	
	Измеритель: 1 створка дверей

	
	Замена:

	01-01-029-01
	      башмаков створки дверей кабины
	20,97 
	20,36 
	0,00 
	0,00 
	0,61 
	2,28 

	01-01-029-02
	      резины притвора створок дверей кабины
	20,24 
	19,65 
	0,00 
	0,00 
	0,59 
	2,2 

	
	Измеритель: 1 обрамление

	01-01-029-03
	      обрамления дверного проема кабины
	87,01 
	84,48 
	0,00 
	0,00 
	2,53 
	9,46 

	
	Измеритель: 1 отводка

	01-01-029-04
	      отводки дверей кабины
	17,48 
	16,97 
	0,00 
	0,00 
	0,51 
	1,9 

	
	Измеритель: 1 упор

	01-01-029-05
	      упора каретки дверей кабины
	45,26 
	43,94 
	0,00 
	0,00 
	1,32 
	4,92 

	
	Измеритель: 1 линейка

	01-01-029-06
	      линейки дверей кабины
	39,92 
	38,76 
	0,00 
	0,00 
	1,16 
	4,34 

	Таблица 01-01-030. Замена противовеса и отдельных узлов противовеса 

   

	
	Измеритель: 1 противовес

	
	Замена противовеса при подвеске:


	01-01-030-01
	      трехканатной
	229,52 
	218,50 
	4,46 
	0,00 
	6,56 
	23 

	01-01-030-02
	      четырехканатной
	238,18 
	226,48 
	4,91 
	0,00 
	6,79 
	23,84 

	
	Измеритель: 1 пружина

	
	Замена узлов противовеса:

	01-01-030-03
	      лопнувших пружин канатодержателей
	41,49 
	40,28 
	0,00 
	0,00 
	1,21 
	4,24 

	
	Измеритель: 1 болт

	01-01-030-04
	      ушковых болтов подвески
	65,56 
	63,65 
	0,00 
	0,00 
	1,91 
	6,7 

	
	Измеритель: 1 груз

	01-01-030-05
	Снятие верхнего груза противовеса
	4,42 
	4,29 
	0,00 
	0,00 
	0,13 
	0,48 

	Таблица 01-01-031. Замена блока и подшипников блока натяжного устройства каната ограничителя скорости 

   

	
	Измеритель: 1 блок

	
	Замена:

	01-01-031-01
	      блока
	58,97 
	57,25 
	0,00 
	0,00 
	1,72 
	5,68 

	
	Измеритель: 2 подшипника

	01-01-031-02
	      подшипников блока натяжного устройства каната ограничителя скорости
	41,02 
	39,83 
	0,00 
	0,00 
	1,19 
	4,46 

	Таблица 01-01-032. Замена блок-контакта ловителей 

   

	
	Измеритель: 1 блок-контакт

	01-01-032-01
	Замена блок-контакта ловителей
	34,26 
	33,26 
	0,00 
	0,00 
	1,00 
	3,3 

	Таблица 01-01-033. Замена электропроводки освещения шахты и электропроводки по кабине 

   

	
	Измеритель: 1 этаж

	01-01-033-01
	Замена электропроводки освещения шахты
	25,39 
	24,65 
	0,00 
	0,00 
	0,74 
	2,76 

	
	Измеритель: 1 кабина

	
	Замена электропроводки по кабине с дверями:

	01-01-033-02
	      раздвижными, грузоподъемность лифта, кг до 400
	64,99 
	63,10 
	0,00 
	0,00 
	1,89 
	6,26 

	01-01-033-03
	      раздвижными, грузоподъемность лифта, кг св. 400
	83,47 
	81,04 
	0,00 
	0,00 
	2,43 
	8,04 

	01-01-033-04
	      распашными
	36,96 
	35,88 
	0,00 
	0,00 
	1,08 
	3,56 

	Таблица 01-01-034. Замена силовой электропроводки машинного помещения 

   

	
	Измеритель: 1 провод

	01-01-034-01
	Снятие силовой электропроводки машинного помещения
	4,60 
	4,47 
	0,00 
	0,00 
	0,13 
	0,5 

	
	Измеритель: 1 м провода

	01-01-034-02
	Прокладка проводов силовой электропроводки в трубах
	5,10 
	4,95 
	0,00 
	0,00 
	0,15 
	0,54 

	
	Измеритель: 1 провод

	01-01-034-03
	Подключение проводов электропроводки
	2,94 
	2,85 
	0,00 
	0,00 
	0,09 
	0,3 

	Таблица 01-01-035. Замена электропроводки цепей управления и сигнализации 

   

	
	Измеритель: 1 шкаф

	
	Отсоединение проводов от:

	01-01-035-01
	      шкафа управления, количество концов - 80
	16,55 
	16,07 
	0,00 
	0,00 
	0,48 
	1,8 

	
	Измеритель: 10 концов

	01-01-035-02
	      на каждые 10 концов меньше или больше 80 уменьшать или добавлять (к расценке 41-01-035-01)
	2,02 
	1,96 
	0,00 
	0,00 
	0,06 
	0,22 

	
	Измеритель: 1 блок-контакт

	01-01-035-03
	      блок-контакта распашной, раздвижной двери шахты, концевого выключателя
	2,58 
	2,50 
	0,00 
	0,00 
	0,08 
	0,28 

	
	Измеритель: 1 аппарат

	01-01-035-04
	      вызывного аппарата
	4,23 
	4,11 
	0,00 
	0,00 
	0,12 
	0,46 

	
	Измеритель: 1 переключатель, датчик

	01-01-035-05
	      этажного переключателя или датчика селекции
	2,20 
	2,14 
	0,00 
	0,00 
	0,06 
	0,24 

	
	Измеритель: 1 коробка

	01-01-035-06
	      центральной распаячной коробки
	13,62 
	13,22 
	0,00 
	0,00 
	0,40 
	1,48 

	01-01-035-07
	      этажной распаячной коробки
	4,96 
	4,82 
	0,00 
	0,00 
	0,14 
	0,54 

	
	Измеритель: 1 этаж

	01-01-035-08
	Снятие электропроводки, проложенной в трубах
	10,30 
	10,00 
	0,00 
	0,00 
	0,30 
	1,12 

	
	Измеритель: 1 м

	01-01-035-09
	Заготовка проводов
	2,39 
	2,32 
	0,00 
	0,00 
	0,07 
	0,26 

	
	Измеритель: 1 п. м

	01-01-035-10
	Заготовка жгута (до 10 жил)
	4,57 
	4,44 
	0,00 
	0,00 
	0,13 
	0,44 

	
	Измеритель: 1 струна

	01-01-035-11
	Установка струны (несущего троса)
	17,61 
	17,10 
	0,00 
	0,00 
	0,51 
	1,8 

	
	Измеритель: 1 этаж

	
	Прокладка жгута электропроводки:

	01-01-035-12
	      по шахте
	5,28 
	5,13 
	0,00 
	0,00 
	0,15 
	0,54 

	
	Измеритель: 1 п. м

	01-01-035-13
	      в трубах к шкафу управления
	4,89 
	4,75 
	0,00 
	0,00 
	0,14 
	0,5 

	
	Измеритель: 1 коробка

	
	Подсоединение проводов к:

	01-01-035-14
	      центральной распаячной коробке
	17,03 
	16,53 
	0,00 
	0,00 
	0,50 
	1,74 

	01-01-035-15
	      этажной распаячной коробке
	8,22 
	7,98 
	0,00 
	0,00 
	0,24 
	0,84 

	
	Измеритель: 1 аппарат

	01-01-035-16
	      электрическим аппаратам, установленным в шахте и приямке лифта
	6,26 
	6,08 
	0,00 
	0,00 
	0,18 
	0,64 

	
	Измеритель: 1 провод

	01-01-035-17
	      шкафу управления лифтом
	0,59 
	0,57 
	0,00 
	0,00 
	0,02 
	0,06 

	
	Измеритель: 1 коробка

	
	Прозвонка электропроводки от шкафа управления до распаянной коробки:

	01-01-035-18
	      центральной
	12,13 
	11,78 
	0,00 
	0,00 
	0,35 
	1,24 

	01-01-035-19
	      этажной
	5,87 
	5,70 
	0,00 
	0,00 
	0,17 
	0,6 

	
	Измеритель: 1 шкаф

	
	Подсоединение проводов цепи управления к шкафу управления лифтом с дверями:

	01-01-035-20
	      распашными
	36,01 
	34,96 
	0,00 
	0,00 
	1,05 
	3,68 

	01-01-035-21
	      раздвижными
	57,05 
	55,39 
	0,00 
	0,00 
	1,66 
	5,83 

	
	Измеритель: 1 лифт

	01-01-035-22
	Опробование работы лифта на всех режимах
	7,68 
	7,46 
	0,00 
	0,00 
	0,22 
	0,74 

	Таблица 01-01-036. Замена подвесного кабеля 

   

	
	Измеритель: 1 кабель

	01-01-036-01
	Замена подвесного кабеля
	117,74 
	114,31 
	0,00 
	0,00 
	3,43 
	11,34 

	ОТДЕЛ 02. РАБОТЫ ПО УСТАНОВКЕ ОБОРУДОВАНИЯ, УСТРОЙСТВ И КОНСТРУКЦИЙ ЛИФТА 

   

	Таблица 01-02-001. Выверка, очистка и промывка направляющих кабины лифта (противовеса) 

   

	
	Измеритель: 1 направляющая длиной 2 м

	01-02-001-01
	Выверка направляющих кабины (противовеса), длиной 2 м
	206,21 
	200,20 
	0,00 
	0,00 
	6,01 
	20,1 

	
	Измеритель: 2 м высоты подъема

	01-02-001-02
	На каждые последующие 2 м высоты подъема лифта добавлять к расценке 41-02-001-01
	32,01 
	31,08 
	0,00 
	0,00 
	0,93 
	3,12 

	
	Измеритель: 1 направляющая длиной 2 м

	01-02-001-03
	Очистка и промывка направляющих кабины (противовеса), длиной 2 м
	64,80 
	62,91 
	0,00 
	0,00 
	1,89 
	6,7 

	
	Измеритель: 2 м высоты подъема

	01-02-001-04
	На каждые последующие 2 м высоты подъема лифта добавлять к расценке 41-02-001-03
	7,35 
	7,14 
	0,00 
	0,00 
	0,21 
	0,76 

	Таблица 01-02-002. Установка смазывающего устройства 

   

	
	Измеритель: 1 устройство

	01-02-002-01
	Установка смазывающего устройства
	69,08 
	66,03 
	1,07 
	0,00 
	1,98 
	6,95 

	Таблица 01-02-003. Установка блока сигнализации (БС). 

   

	
	Измеритель: 1 блок

	
	Установка блока сигнализации, количество этажей-9, работа лифта:

	01-02-003-01
	      одиночная
	119,46 
	115,12 
	0,89 
	0,00 
	3,45 
	10,62 

	01-02-003-02
	      парная
	129,52 
	124,88 
	0,89 
	0,00 
	3,75 
	11,52 

	
	Измеритель: 1 этаж

	01-02-003-03
	Добавлять или исключать на каждый этаж сверх или менее 9-ти по норам 41-02-003-01, -02
	4,13 
	4,01 
	0,00 
	0,00 
	0,12 
	0,37 

	Таблица 01-02-004. Установка дополнительного устройства контроля слабины тяговых канатов (ДУСК) 

   

	
	Измеритель: 1 устройство

	01-02-004-01
	Установка дополнительного устройства контроля слабины тяговых канатов (ДУСК)
	133,17 
	125,31 
	4,10 
	0,00 
	3,76 
	11,9 

	Таблица 01-02-005. Установка устройства безопасности (типа УБ1, УБМО) 

   

	
	Измеритель: 1 устройство

	
	Установка устройства безопасности, количество этажей-9, работа лифта:

	01-02-005-01
	      одиночная
	380,39 
	368,45 
	0,89 
	0,00 
	11,05 
	38,3 

	01-02-005-02
	      парная
	390,30 
	378,07 
	0,89 
	0,00 
	11,34 
	39,3 

	
	Измеритель: 1 этаж

	01-02-005-03
	Добавлять или исключать на каждый этаж сверх или менее 9-ти по расценкам 41-02-005-01, -02
	27,40 
	26,60 
	0,00 
	0,00 
	0,80 
	2,8 

	Таблица 01-02-006. Установка фотодатчика реверса 

   

	
	Измеритель: 1 фотодатчик

	01-02-006-01
	Установка фотодатчика реверса
	258,23 
	247,24 
	3,57 
	0,00 
	7,42 
	25,1 

	Таблица 01-02-007. Установка промежуточного реле, реле времени 

   

	
	Измеритель: 1 реле

	
	Установка промежуточного реле, реле времени, работа лифта:

	01-02-007-01
	      одиночная
	33,77 
	31,92 
	0,89 
	0,00 
	0,96 
	3,44 

	01-02-007-02
	      парная
	43,83 
	41,69 
	0,89 
	0,00 
	1,25 
	4,44 

	Таблица 01-02-008. Установка щита с электроаппаратурой на кирпичную или бетонную стену 

   

	
	Измеритель: 1 щит

	
	Установка щита с электроаппаратурой на кирпичной или бетонной стене, работа лифта:

	01-02-008-01
	      одиночная
	47,66 
	44,88 
	1,43 
	0,00 
	1,35 
	4,9 

	01-02-008-02
	      парная
	57,73 
	54,66 
	1,43 
	0,00 
	1,64 
	5,89 

	Таблица 01-02-009. Установка блока электронного селектора 

   

	
	Измеритель: 1 блок

	
	Установка блока электронного селектора, количество лифтов в подъезде:

	01-02-009-01
	      1
	133,02 
	128,28 
	0,89 
	0,00 
	3,85 
	12 

	01-02-009-02
	      2, работа лифта одиночная
	128,61 
	124,00 
	0,89 
	0,00 
	3,72 
	11,6 

	01-02-009-03
	      2, работа лифта парная
	139,62 
	134,69 
	0,89 
	0,00 
	4,04 
	12,6 

	Таблица 01-02-010. Установка устройства защиты электродвигателя главного привода 

   

	
	Измеритель: 1 устройство

	
	Установка устройства защиты электродвигателя главного привода, работа лифта:

	01-02-010-01
	      одиночная
	85,52 
	83,03 
	0,00 
	0,00 
	2,49 
	7,66 

	01-02-010-02
	      парная
	96,58 
	93,77 
	0,00 
	0,00 
	2,81 
	8,65 

	Таблица 01-02-011. Установка подлебедочной рамы 

   

	
	Измеритель: 1 рама

	01-02-011-01
	Установка подлебедочной рамы
	39,45 
	38,30 
	0,00 
	0,00 
	1,15 
	3,8 

	Таблица 01-02-012. Установка шунтов 

   

	
	Измеритель: 1 шунт

	
	Установка шунта:

	01-02-012-01
	      точной остановки кабины
	11,04 
	10,72 
	0,00 
	0,00 
	0,32 
	1,2 

	01-02-012-02
	      замедления движения кабины
	62,29 
	60,48 
	0,00 
	0,00 
	1,81 
	6 

	Таблица 01-02-013. Установка поручня в кабине 

   

	
	Измеритель: 1 п. м

	01-02-013-01
	Установка поручня в кабине
	42,14 
	39,61 
	1,34 
	0,00 
	1,19 
	3,93 

	ОТДЕЛ 03. РАБОТЫ ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ, УСТРОЙСТВ И КОНСТРУКЦИЙ ЛИФТА 

   

	Таблица 01-03-001. Ремонт замка распашной двери шахты 

   

	
	Измеритель: 1 замок

	
	Ремонт замка автоматического распашной двери шахты, работа лифта:

	01-03-001-01
	      одиночная
	49,05 
	47,62 
	0,00 
	0,00 
	1,43 
	4,95 

	01-03-001-02
	      парная
	59,53 
	57,80 
	0,00 
	0,00 
	1,73 
	5,94 

	01-03-001-03
	Ремонт замка неавтоматического распашной двери шахты:
	34,98 
	33,96 
	0,00 
	0,00 
	1,02 
	3,66 

	Таблица 01-03-002. Ремонт верхней балки противовеса 

   

	
	Измеритель: 1 балка

	
	Ремонт верхней балки противовеса, количество лифтов в подъезде:

	01-03-002-01
	      1
	176,53 
	171,39 
	0,00 
	0,00 
	5,14 
	17,4 

	01-03-002-02
	      2
	188,71 
	183,21 
	0,00 
	0,00 
	5,50 
	18,6 

	Таблица 01-03-003. Ремонт ограничителя скорости и натяжного устройства каната ограничителя скорости 

   

	
	Измеритель: 1 ограничитель

	01-03-003-01
	Ремонт ограничителя скорости
	145,54 
	139,00 
	2,37 
	0,00 
	4,17 
	13,2 

	
	Измеритель: 1 устройство

	01-03-003-02
	Ремонт натяжного устройства каната ограничителя скорости
	128,18 
	124,45 
	0,00 
	0,00 
	3,73 
	13,1 

	Таблица 01-03-004. Ремонт электрооборудования в машинном помещении 

   

	
	Измеритель: 1 устройство

	
	Ремонт вводного устройства (ВУ), работа лифта:

	01-03-004-01
	      одиночная
	50,93 
	49,45 
	0,00 
	0,00 
	1,48 
	5,02 

	01-03-004-02
	      парная
	60,98 
	59,20 
	0,00 
	0,00 
	1,78 
	6,01 

	
	Измеритель: 1 трансформатор

	
	Ремонт трансформатора, работа лифта:

	01-03-004-03
	      одиночная
	36,68 
	35,61 
	0,00 
	0,00 
	1,07 
	3,66 

	01-03-004-04
	      парная
	46,91 
	45,54 
	0,00 
	0,00 
	1,37 
	4,68 

	
	Измеритель: 1 контактор

	
	Ремонт контактора или магнитного пускателя станции (шкафа) управления, работа лифта:

	01-03-004-05
	      одиночная
	29,34 
	28,49 
	0,00 
	0,00 
	0,85 
	3,07 

	01-03-004-06
	      парная
	39,37 
	38,22 
	0,00 
	0,00 
	1,15 
	4,07 

	Таблица 01-03-005. Ремонт створки дверей шахты (кабины) 

   

	
	Измеритель: 1 створка дверей

	
	Ремонт створки дверей шахты (кабины), грузоподъемность лифта:

	01-03-005-01
	      до 500 кг
	174,12 
	164,50 
	4,68 
	0,00 
	4,94 
	17,1 

	01-03-005-02
	      свыше 500 кг
	200,00 
	188,76 
	5,58 
	0,00 
	5,66 
	19,4 

	Таблица 01-03-006. Ремонт верхней балки дверей шахты 

   

	
	Измеритель: 1 балка

	
	Ремонт верхней балки дверей шахты, грузоподъемность лифта:

	01-03-006-01
	      до 500 кг
	309,11 
	279,22 
	21,51 
	0,00 
	8,38 
	26,9 

	01-03-006-02
	      свыше 500 кг
	345,27 
	307,25 
	28,80 
	0,00 
	9,22 
	29,6 

	Таблица 01-03-007. Ремонт ловителей кабины (противовеса) лифта 

   

	
	Измеритель: 1 ловитель

	01-03-007-01
	Ремонт ловителя кабины (противовеса) лифта
	167,86 
	162,97 
	0,00 
	0,00 
	4,89 
	15,7 

	Таблица 01-03-008. Ремонт вызывного и приказного аппаратов 

   

	
	Измеритель: 1 аппарат

	
	Ремонт аппарата вызывного, работа лифта:

	01-03-008-01
	      одиночная
	76,77 
	74,53 
	0,00 
	0,00 
	2,24 
	7,66 

	01-03-008-02
	      парная
	86,68 
	84,16 
	0,00 
	0,00 
	2,52 
	8,65 

	01-03-008-03
	Ремонт аппарата приказного
	231,52 
	224,78 
	0,00 
	0,00 
	6,74 
	22,3 

	Таблица 01-03-009. Ремонт механизма подвижного пола кабины лифта (с проверкой и регулировкой грузовзвешивающей системы) 

   

	
	Измеритель: 1 механизм

	
	Ремонт механизма подвижного пола кабины лифта (с проверкой и регулировкой грузовзвешивающей системы), работа лифта:

	01-03-009-01
	      одиночная
	77,80 
	75,53 
	0,00 
	0,00 
	2,27 
	7,95 

	01-03-009-02
	      парная
	87,48 
	84,93 
	0,00 
	0,00 
	2,55 
	8,94 

	Таблица 01-03-010. Ремонт редуктора лебедки главного привода 

   

	
	Измеритель: 1 редуктор

	01-03-010-01
	Ремонт редуктора лебедки главного привода
	384,67 
	373,47 
	0,00 
	0,00 
	11,20 
	35,98 

	Таблица 01-03-011. Ремонт балки дверей кабины 

   

	
	Измеритель: 1 балка

	01-03-011-01
	Ремонт балки дверей кабины
	298,48 
	289,79 
	0,00 
	0,00 
	8,69 
	27,52 

	Таблица 01-03-012. Ремонт привода дверей кабины 

   

	
	Измеритель: 1 привод дверей

	01-03-012-01
	Ремонт привода дверей кабины
	212,46 
	206,27 
	0,00 
	0,00 
	6,19 
	20,71 

	Таблица 01-03-013. Ремонт тормозного устройства лифтовой лебедки 

   

	
	Измеритель: 1 тормозное устройство

	01-03-013-01
	Ремонт тормозного устройства лифтовой лебедки
	351,20 
	340,97 
	0,00 
	0,00 
	10,23 
	33,33 

	Таблица 01-03-014. Ремонт тормозного электромагнита лифтовой лебедки 

   

	
	Измеритель: 1 тормозной электромагнит

	01-03-014-01
	Ремонт тормозного электромагнита лифтовой лебедки
	104,77 
	101,72 
	0,00 
	0,00 
	3,05 
	9,66 

	Таблица 01-03-015. Ремонт преобразователя частоты частотно-регулируемого электропривода лифта 

   

	
	Измеритель: 1 преобразователь частоты

	01-03-015-01
	Ремонт преобразователя частоты частотно-регулируемого электропривода лифта
	305,50 
	296,60 
	0,00 
	0,00 
	8,90 
	19,49 

	Таблица 01-03-016. Ремонт купе кабины лифта 

   

	
	Измеритель: 1 купе

	
	Ремонт купе кабины, с дверями:

	01-03-016-01
	      раздвижными, грузоподъемность лифта, кг до 400
	406,82 
	394,97 
	0,00 
	0,00 
	11,85 
	34,02 

	01-03-016-02
	      раздвижными, грузоподъемность лифта, кг св. 400
	484,55 
	470,44 
	0,00 
	0,00 
	14,11 
	40,52 

	01-03-016-03
	      распашными
	437,31 
	424,57 
	0,00 
	0,00 
	12,74 
	42,12 

	Таблица 01-03-017. Ремонт блоков 

   

	
	Измеритель: 1 блок

	
	Ремонт блоков со снятием и установкой на баки:

	01-03-017-01
	      горизонтальные, масса блока, кг до 50
	60,01 
	58,26 
	0,00 
	0,00 
	1,75 
	5,78 

	01-03-017-02
	      горизонтальные, масса блока, кг св.50
	67,90 
	65,92 
	0,00 
	0,00 
	1,98 
	6,54 

	01-03-017-03
	      вертикальные
	80,57 
	78,22 
	0,00 
	0,00 
	2,35 
	7,76 

	Таблица 01-03-018. Ремонт станции управления лифтом 

   

	
	Измеритель: 1 станция

	
	Станция управления лифтами:

	01-03-018-01
	      релейно-контакторная, скорость движения кабины, м/с до 1
	130,82 
	127,01 
	0,00 
	0,00 
	3,81 
	12,6 

	01-03-018-02
	      релейно-контакторная, скорость движения кабины, м/с св. 1
	144,74 
	140,52 
	0,00 
	0,00 
	4,22 
	13,94 

	01-03-018-03
	      на микропроцессорных устройствах и микроэлектронике (с заменой плат)
	99,67 
	96,77 
	0,00 
	0,00 
	2,90 
	9,6 

	ОТДЕЛ 04. ПРОЧИЕ РАБОТЫ 

   

	Таблица 01-04-001. Перевод одного из лифтов с групповым управлением в одиночный режим работы 

   

	
	Измеритель: 1 лифт

	01-04-001-01
	Перевод лифта в одиночный режим работы
	296,28 
	287,65 
	0,00 
	0,00 
	8,63 
	25,1 

	Таблица 01-04-002. Переоборудование лифта в подъемное средство подмащивания 

   

	
	Измеритель: 1 лифт

	01-04-002-01
	Переоборудование лифта в подъемное средство подмащивания
	260,93 
	253,33 
	0,00 
	0,00 
	7,60 
	24,9 

	Таблица 01-04-003. Балансировка системы «кабина-противовес» 

   

	
	Измеритель: 1 система

	01-04-003-01
	Балансировка системы «кабина-противовес»
	157,65 
	150,68 
	2,45 
	0,00 
	4,52 
	14,4 

	Таблица 01-04-004. Передвижение кабины и противовеса ручным способом 

   

	
	Измеритель: 1 м

	
	Передвижение кабины и противовеса при помощи маховика (штурвала):

	01-04-004-01
	      вверх
	3,87 
	3,76 
	0,00 
	0,00 
	0,11 
	0,44 

	01-04-004-02
	      вниз
	1,24 
	1,20 
	0,00 
	0,00 
	0,04 
	0,14 

	
	Передвижение кабины и противовеса при помощи рычага:

	01-04-004-03
	      вверх
	7,75 
	7,52 
	0,00 
	0,00 
	0,23 
	0,88 

	01-04-004-04
	      вниз
	2,46 
	2,39 
	0,00 
	0,00 
	0,07 
	0,28 

	ОТДЕЛ 05. РАБОТЫ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ДИАГНОСТИРОВАНИЮ И ОБСЛЕДОВАНИЮ ЛИФТОВ 

   

	Таблица 01-05-001. Полное техническое освидетельствование лифта 

   

	
	Измеритель: 1 лифт

	01-05-001-01
	Полное техническое освидетельствование лифта на две остановки
	714,78 
	693,96 
	0,00 
	0,00 
	20,82 
	46,31 

	
	Измеритель: 1 остановка

	01-05-001-02
	За каждую дополнительную остановку больше двух добавлять к расценке 41-05-001-01
	71,20 
	69,13 
	0,00 
	0,00 
	2,07 
	4,68 

	Таблица 01-05-002. Периодическое техническое освидетельствование лифта 

   

	
	Измеритель: 1 лифт

	01-05-002-01
	Периодическое техническое освидетельствование лифта на две остановки
	368,20 
	357,48 
	0,00 
	0,00 
	10,72 
	24,64 

	
	Измеритель: 1 остановка

	01-05-002-02
	За каждую дополнительную остановку больше двух добавлять к расценке 41-05-002-01
	30,71 
	29,82 
	0,00 
	0,00 
	0,89 
	2,1 

	Таблица 01-05-003. Частичное техническое освидетельствование лифта после замены или ремонта оборудования 

   

	
	Измеритель: 1 лифт

	
	Частичное техническое освидетельствование лифта на две остановки после:

	01-05-003-01
	      замены канатоведущего шкива (КВШ) лебедки
	164,17 
	159,39 
	0,00 
	0,00 
	4,78 
	11,08 

	01-05-003-02
	      изменения принципиальной электрической схемы, замены электропроводки силовой цепи или цепи управления
	131,72 
	127,88 
	0,00 
	0,00 
	3,84 
	8,89 

	01-05-003-03
	      замены или ремонта лебедки, редуктора, тормозного устройства
	170,84 
	165,86 
	0,00 
	0,00 
	4,98 
	11,53 

	01-05-003-04
	      замены системы, шкафа, устройства управления
	137,65 
	133,64 
	0,00 
	0,00 
	4,01 
	9,29 

	01-05-003-05
	      замены тяговых канатов лифта
	167,57 
	162,69 
	0,00 
	0,00 
	4,88 
	11,31 

	01-05-003-06
	      замены или ремонта ловителей
	141,79 
	137,66 
	0,00 
	0,00 
	4,13 
	9,57 

	01-05-003-07
	      замены или ремонта ограничителя скорости
	147,28 
	142,99 
	0,00 
	0,00 
	4,29 
	9,94 

	01-05-003-08
	      замены или ремонта буфера
	140,76 
	136,66 
	0,00 
	0,00 
	4,10 
	9,5 

	
	Измеритель: 1 остановка

	01-05-003-09
	За каждую дополнительную остановку больше двух добавлять к расценкам 41-05-003-01, -02, -03, -04, -05, -06, -07, -08
	13,89 
	13,49 
	0,00 
	0,00 
	0,40 
	0,95 

	
	Измеритель: 1 лифт

	01-05-003-10
	Частичное техническое освидетельствование лифта на две остановки после замены кабины
	133,52 
	129,63 
	0,00 
	0,00 
	3,89 
	9,01 

	
	Измеритель: 1 остановка

	01-05-003-11
	За каждую дополнительную остановку больше двух добавлять к расценке 41-05-003-10
	12,27 
	11,91 
	0,00 
	0,00 
	0,36 
	0,84 

	Таблица 01-05-004. Техническое диагностирование лифта, отработавшего назначенный срок службы 

   

	
	Измеритель: 1 лифт

	01-05-004-01
	Техническое диагностирование отработавшего назначенный срок службы лифта на две остановки
	1228,11 
	1192,34 
	0,00 
	0,00 
	35,77 
	74,68 

	
	Измеритель: 1 остановка

	01-05-004-02
	За каждую дополнительную остановку больше двух добавлять к расценке 41-05-004-01
	57,50 
	55,83 
	0,00 
	0,00 
	1,67 
	3,44 

	Таблица 01-05-005. Обследование металлоконструкций лифта с применением неразрушающих методов контроля 

   

	
	Измеритель: 1 кабина

	
	Обследование с применением неразрушающих методов контроля металлоконструкций:

	01-05-005-01
	      кабины
	273,90 
	265,92 
	0,00 
	0,00 
	7,98 
	16,64 

	
	Измеритель: 1 противовес

	01-05-005-02
	      противовеса
	250,27 
	242,98 
	0,00 
	0,00 
	7,29 
	15,19 

	
	Измеритель: 1 лебедка

	01-05-005-03
	      лебедки
	36,44 
	35,38 
	0,00 
	0,00 
	1,06 
	2,18 

	
	Измеритель: 1 остановка

	01-05-005-04
	      шахты
	28,76 
	27,92 
	0,00 
	0,00 
	0,84 
	1,72 
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